附件6

2020年度煤气作业人员培训实操场地设备评分标准（满分100分）

**被评估机构： 评估时间：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评估内容** | **量化分数** | **配置要求** | **评分办法** | **扣****分** | **得****分** |
| 场地要求 | 10 | 实作场地面积不小于40m2（使用面积），环境良好。 | 1、实作场地面积大于等于40平方米得10分，面积30～39平方米得8分，面积20～29平方米得5分；2、面积小于20平方米扣10分。 |  |  |
| 设备 | 10 | 全电脑控制心肺复苏人体模型1台。※ | 1、符合要求且性能完好得10分；2、无或性能不完好扣10分。 |  |  |
| 10 | 禁止、警告、指令、提示标志按照标准要求配置（标准要求必须配置不少于48个安全警示标志）。 | 1、符合要求得10分，有15～40块得5分，10-14块得3分；2、不符合要求，标志少于10块扣10分。 |  |  |
| 20 | 空气呼吸器2具。 | 1、符合要求且性能完好有２具得20分，1具得10分；2、无或性能不完好扣20分。 |  |  |
| 5 | 逃生面具2只。 | 1、符合要求且性能完好有2只得5分，1只得3分；２、无或性能不完好扣5分。 |  |  |
| 10 | 苏生器1套。※ | 1、符合要求且性能完好有1套得10分；2、无扣10分。 |  |  |
| 工具及仪表 | 5 | 担架1副。 | 1、有1副得5分；2、无扣5分。 |     |  |
| 10 | 一氧化碳检测仪2台，可燃气体测爆仪2台，氧气检测2台，硫化氢检测仪2台。 | 1、符合要求且各有1台得5分，6～8台以上得10分；2、不符合要求，装置小于4（各1台）台扣10分。 |  |  |
| 4 | 安全帽2个。 | 1、有１个得2分，有2个得4分；2、无扣4分。 |  |  |
| 灭火器材配制 | 3 | 干粉灭火器2个.※ | 1、有１个得2分，有2个得3分；2、无扣3分。 |  |  |
| 3 | 二氧化碳灭火器2个。※ | 1、有１个得2分，有2个得3分；2、无扣3分。 |  |  |
| 急救 | 4 | 急救箱1个，急救常识挂图1套（上墙）。※ | 1、有（急救箱物品在有效期内）各得2分；2、无扣4分。 |  |  |
| 实作场地布置 | 2 | 煤气安全标识（上墙）。 | 1、有得2分；2、无扣2分。 |  |  |
| 2 | 煤气安全操作规程（上墙）。 | 1、有得2分；2、无扣2分。 |  |  |
| 2 | 宣传标语、警句（上墙）。 | 1、有得2分；2、无扣2分。 |  |  |
| **注：　※表示相关工种有要求可共用**  |  **实 际 得 分 合 计** |  |
| 评估专家组签名： |
| 培训机构负责人或委托代理人确认签名：年 月 日 |

注：本年度评估评分表以百分制打分；实操设备和工具性能不完好视为无，每项分数扣完为止。