**2022年玉溪市重点管理企业执法监测结果公布清单**

**（2022年11月）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 监测单位 | 监测日期 | 监督类型 | 监测点位 | 监测指标 | 排放浓度 | 排放标准限值 | 评价 | 备注 |
| 1 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 红塔区 | 红塔区环境监测站 | 11.02 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 氨氮(mg/L) | 0.50 | 5 | 达标 |  |
| 化学需氧量(mg/L) | 18 | 50 | 达标 |  |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 10L | 1000 | 达标 |  |
| 2 | 玉溪桑德星源水务有限公司—北片区污水处理厂 | 江川区 | 江川区环境监测站 | 11.17 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 22 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 1.75  | 5 | 达标 |  |
| 3 | 玉溪桑德星源水务有限公司—南片区污水处理厂 | 江川区 | 江川区环境监测站 | 11.17 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 44 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.66 | 5 | 达标 |  |
| 4 | 通海北控水务环保有限公司 | 通海县 | 通海县环境监测站 | 11.03 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 26 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.34 | 5 | 达标 |  |
| 5 | 易门北控环保水务有限公司 | 易门县 | 易门县环境监测站 | 11.14 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 22 | 50 | 达标 |  |
| pH（无量纲） | 7.4—7.6 | 6-9 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 1.38 | 5 | 达标 |  |
| 6 | 新平北控环保水务有限公司（新平县污水处理厂） | 新平县 | 新平县环境监测站 | 11.03 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 26 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.7 | 5 | 达标 |  |
| 7 | 玉溪捷运环保水务有限公司(峨山县污水处理厂) | 峨山县 | 峨山县环境监测站 | 11.10  | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 16 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.28 | 5 | 达标 |  |
| 8 | 元江北控环保水务有限公司（元江县污水处理厂） | 元江县 | 元江县环境监测站 | 11.08 | 污水厂废水 | 废水排口 | pH（无量纲） | 7.0-7.2 | 6-9 | 达标 |  |
| 化学需氧量(mg/L) | 8 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.19  | 5 | 达标 |  |
| 总磷(mg/L) | 0.03 | 0.5 | 达标 |  |
| 总氮(mg/L) | 2.71 | 15 | 达标 |  |
| 9 | 华宁北控环保水务有限公司 | 华宁县 | 华宁县环境监测站 | 11.02 | 污水厂废水 | 废水排口 | 化学需氧量(mg/L) | 19 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.52 | 5 | 达标 |  |
| 10 | 澄江县污水处理厂 | 澄江县 | 澄江县环境监测站 | 11.08 | 污水厂废水 | 污水处理厂排口 | 氨氮(mg/L) | 0.21 | 5 | 达标 |  |
| 化学需氧量(mg/L) | 10 | 50 | 达标 |  |
| 11 | 通海山秀水务发展有限公司 | 通海县 | 通海县环境监测站 | 11.04 | 污水厂废水 | 废水排口 | 化学需氧量(mg/L) | 25 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.25 | 5 | 达标 |  |
| 12 | 华宁松树地东发建材有限公司 | 华宁县 | 华宁县环境监测站 | 11.13 | 废气排口 | 2#脱硫塔排气筒排放口 | 氟化物(mg/㎥) | 2.17 | 3 | 达标 |  |
| 氮氧化物(mg/㎥) | 23 | 200 | 达标 |  |
| 二氧化硫(mg/㎥) | 228 | 300 | 达标 |  |
| 颗粒物(mg/㎥) | 27 | 30 | 达标 |  |
| 13 | 华宁康宏球团工贸有限责任公司 | 华宁县 | 华宁县环境监测站 | 11.15 | 废气排口 | 配料废气排放口 | 颗粒物(mg/㎥) | <20 | 30 | 达标 |  |
| 粉煤制备系统废气排放口 | 颗粒物(mg/㎥) | 29 | 30 | 达标 |  |
| 原料烘干废气排放口 | 氮氧化物(mg/㎥) | 210 | 500 | 达标 |  |
| 二氧化硫(mg/㎥) | 46 | 850 | 达标 |  |
| 颗粒物(mg/㎥) | 113 | 200 | 达标 |  |
| 润磨废气排放口 | 颗粒物(mg/㎥) | 28 | 30 | 达标 |  |
| 环冷机卸料及成品储运废气排放口 | 颗粒物(mg/㎥) | <20 | 30 | 达标 |  |
| 链篦机电除尘废气排放口 | 氮氧化物(mg/㎥) | 112 | 300 | 达标 |  |
| 氟化物(mg/㎥) | 1.35 | 4 | 达标 |  |
| 颗粒物(mg/㎥) | 32 | 50 | 达标 |  |
| 二氧化硫(mg/㎥) | 58 | 200 | 达标 |  |
| 14 | 易门共创资源科技有限公司 | 易门县 | 易门县环境监测站 | 11.18 | 废气排口 | 回转窑窑尾废气排口 | 颗粒物(mg/㎥) | 29.5 | 30 | 达标 |  |
| 二氧化硫(mg/㎥) | 19 | 400 | 达标 |  |
| 氮氧化物(mg/㎥) | 22 | 200 | 达标 |  |
| 砷(mg/㎥) | 0.002 | 0.5 | 达标 |  |
| 镉(mg/㎥) | 0.000003L | 0.5 | 达标 |  |
| 铅(mg/㎥) | 0.01L | 2 | 达标 |  |
| 锌(mg/㎥) | 0.85 | 5 | 达标 |  |
| 15 | 云南正大种子有限公司 | 易门县 | 易门县环境监测站 | 11.02 | 废气排口 | 15t/h 生物质锅炉废气排放口 | 颗粒物(mg/㎥) | 22.1 | 50 | 达标 |  |
| 二氧化硫(mg/㎥) | 42 | 300 | 达标 |  |
| 氮氧化物(mg/㎥) | 148 | 300 | 达标 |  |
| 林格曼黑度（级） | <1 | ≤1 | 达标 |  |
| 16 | 易门县宏强砖厂 | 易门县 | 易门县环境监测站 | 11.03 | 废气排口 | 隧道窑脱硫塔排放口 | 颗粒物(mg/㎥) | 26.8 | 30 | 达标 |  |
| 二氧化硫(mg/㎥) | 52 | 150 | 达标 |  |
| 氮氧化物(mg/㎥) | 3L | 200 | 达标 |  |

备注：1、发布日期:2022年12月12日

 2、表中数值后带“L”为测值小于检出限，“L”前数值为该项目检出限，统计时以检出限一半计