**2022年玉溪市重点管理企业执法监测结果公布清单**

**（2022年12月）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **县区** | **监测单位** | **监测日期** | **监督类型** | **监测点位** | **监测指标** | **排放浓度** | **排放标准限值** | **评价** | **备注** |
| 1 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 红塔区 | 红塔区环境监测站 | 12.01 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 氨氮(mg/L) | 0.16 | 5 | 达标 |  |
| 化学需氧量(mg/L) | 19 | 50 | 达标 |  |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 10L | 1000 | 达标 |  |
| 2 | 玉溪桑德星源水务有限公司—北片区污水处理厂 | 江川区 | 江川区环境监测站 | 12.21 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 21 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.32 | 5 | 达标 |  |
| 3 | 玉溪桑德星源水务有限公司—南片区污水处理厂 | 江川区 | 江川区环境监测站 | 12.21 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 27 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.45 | 5 | 达标 |  |
| 4 | 通海北控水务环保有限公司 | 通海县 | 通海县环境监测站 | 12.05 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 22 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.42 | 5 | 达标 |  |
| 5 | 易门北控环保水务有限公司 | 易门县 | 易门县环境监测站 | 12.07 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 20.8 | 50 | 达标 |  |
| pH（无量纲） | 7.4 | 6—9 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 3.66 | 5 | 达标 |  |
| 6 | 新平北控环保水务有限公司 | 新平县 | 新平县环境监测站 | 12.05 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 23 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.51 | 5 | 达标 |  |
| 7 | 玉溪捷运环保水务有限公司(峨山县污水处理厂) | 峨山县 | 峨山县环境监测站 | 12.02 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 20.5 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.86 | 5 | 达标 |  |
| 8 | 元江北控环保水务有限公司 | 元江县 | 元江县环境监测站 | 12.16 | 污水厂废水 | 废水排口 | pH（无量纲） | 6.7—7.2 | 6—9 | 达标 |  |
| 化学需氧量(mg/L) | 11 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 2.24 | 5 | 达标 |  |
| 总磷(mg/L) | 0.07 | 0.5 | 达标 |  |
| 总氮(mg/L) | 6.06 | 15 | 达标 |  |
| 9 | 华宁北控环保水务有限公司 | 华宁县 | 华宁县环境监测站 | 12.06 | 污水厂废水 | 废水排口 | 化学需氧量(mg/L) | 25 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.8 | 5 | 达标 |  |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 3.2 | 10 | 达标 |  |
| 悬浮物(mg/L) | 7 | 10 | 达标 |  |
| 动植物油(mg/L) | 0.06 | 1 | 达标 |  |
| 石油类(mg/L) | 0.06 | 1 | 达标 |  |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.12 | 0.5 | 达标 |  |
| 总氮(mg/L) | 10.8 | 15 | 达标 |  |
| 总磷(mg/L) | 0.09 | 0.5 | 达标 |  |
| 色度（倍） | 2 | 30 | 达标 |  |
| pH（无量纲） | 7.15—7.20 | 6—9 | 达标 |  |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 63 | 1000 | 达标 |  |
| 总汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 达标 |  |
| 总镉(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 达标 |  |
| 总铬(mg/L) | 0.004L | 0.1 | 达标 |  |
| 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标 |  |
| 总砷(mg/L) | 0.0007 | 0.1 | 达标 |  |
| 总铅(mg/L) | 0.01L | 0.1 | 达标 |  |
| 10 | 澄江县污水处理厂 | 澄江县 | 澄江县环境监测站 | 12.12 | 污水厂废水 | 污水处理厂排口 | 氨氮(mg/L) | 0.22 | 5 | 达标 |  |
| 化学需氧量(mg/L) | 8 | 50 | 达标 |  |
| 11 | 通海山秀水务发展有限公司 | 通海县 | 通海县环境监测站 | 12.06 | 污水厂废水 | 废水排口 | 化学需氧量(mg/L) | 21 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.17 | 5 | 达标 |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

备注：1、发布日期:2022年12月30日

2、表中数值后带“L”为测值小于检出限，“L”前数值为该项目检出限。