**2023年玉溪市重点管理企业执法监测结果公布清单**

**（2023年1月）**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **县区** | **监测单位** | **监测日期** | **监督类型** | **监测点位** | **监测指标** | **排放浓度** | **排放标准限值** | **评价** | **备注** |
| 1 | 玉溪北控水质净化有限公司 | 红塔区 | 红塔区环境监测站 | 1.05 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 氨氮(mg/L) | 0.39  | 5 | 达标 |  |
| 化学需氧量(mg/L) | 24 | 50 | 达标 |  |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 10L | 1000 | 达标 |  |
| 悬浮物(mg/L) | 5 | 10 | 达标 |  |
| 总氮(mg/L) | 6.74 | 15 | 达标 |  |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 8.9 | 10 | 达标 |  |
| 铜(mg/L) | 0.001 | 0.5 | 达标 |  |
| 锌(mg/L) | 0.05L | 1.0  | 达标 |  |
| 锰(mg/L) | 0.01L | 2.0  | 达标 |  |
| 总砷(mg/L) | 0.007L | 0.1 | 达标 |  |
| 汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 达标 |  |
| 铅(mg/L) | 0.001L | 0.1 | 达标 |  |
| 镉(mg/L) | 0.0003 | 0.01 | 达标 |  |
| 硫化物(mg/L) | 0.01L | 1.0  | 达标 |  |
| 六价铬(mg/L) | 0.004 | 0.05 | 达标 |  |
| 总铬(mg/L) | 0.004 | 0.1 | 达标 |  |
| 色度（稀释倍数） | 3 | 30 | 达标 |  |
| 石油类(mg/L) | 0.06L | 1 | 达标 |  |
| 动植物油(mg/L) | 0.133 | 1 | 达标 |  |
| 总磷(mg/L) | 0.11  | 1 | 达标 |  |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.093 | 0.5 | 达标 |  |
| 氰化物(mg/L) | 0.004L | 0.5 | 达标 |  |
| pH（无量纲)） | 7.6 | 6—9 | 达标 |  |
| 2 | 玉溪桑德星源水务有限公司—北片区污水处理厂 | 江川区 | 江川区环境监测站 | 1.11 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 26 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 1.74  | 5 | 达标 |  |
| 3 | 玉溪桑德星源水务有限公司—南片区污水处理厂 | 江川区 | 江川区环境监测站 | 1.11 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 35 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.24 | 5 | 达标 |  |
| 4 | 通海北控水务环保有限公司 | 通海县 | 通海县环境监测站 | 1.06 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 24 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.76 | 5 | 达标 |  |
| 5 | 易门北控环保水务有限公司 | 易门县 | 易门县环境监测站 | 12.07 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 21.6 | 50 | 达标 |  |
| pH（无量纲） | 7.36 | 6—9 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.802 | 5 | 达标 |  |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 4.2 | 10 | 达标 |  |
| 悬浮物(mg/L) | 6 | 10 | 达标 |  |
| 石油类(mg/L) | 0.06L | 1 | 达标 |  |
| 动植物油(mg/L) | 0.06L | 1 | 达标 |  |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.49 | 0.5 | 达标 |  |
| 总氮(mg/L) | 4.54 | 15 | 达标 |  |
| 总磷(mg/L) | 0.4 | 0.5 | 达标 |  |
| 汞(mg/L) | 0.000082 | 0.001 | 达标 |  |
| 总砷(mg/L) | 0.0008 | 0.1 | 达标 |  |
| 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 达标 |  |
| 总铬(mg/L) | 0.018 | 0.1 | 达标 |  |
| 色度（倍） | 4 | 30 | 达标 |  |
| 镉(mg/L) | 0.0004 | 0.01 | 达标 |  |
| 总铅(mg/L) | 0.002 | 0.1 | 达标 |  |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 468 | 1000 | 达标 |  |
| 6 | 新平北控环保水务有限公司（新平县污水处理厂） | 新平县 | 新平县环境监测站 | 1.06 | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 30 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.42 | 5 | 达标 |  |
| 7 | 玉溪捷运环保水务有限公司(峨山县污水处理厂) | 峨山县 | 峨山县环境监测站 | 1.17  | 污水厂废水 | 废水排放口 | 化学需氧量(mg/L) | 17 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.23 | 5 | 达标 |  |
| 8 | 元江北控环保水务有限公司（元江县污水处理厂） | 元江县 | 元江县环境监测站 | 1.09 | 污水厂废水 | 废水排口 | pH（无量纲） | 7.1—7.4 | 6—9 | 达标 |  |
| 化学需氧量(mg/L) | 13 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 2.15  | 5 | 达标 |  |
| 总磷(mg/L) | 0.21 | 0.5 | 达标 |  |
| 总氮(mg/L) | 6.35 | 15 | 达标 |  |
| 9 | 华宁北控环保水务有限公司 | 华宁县 | 华宁县环境监测站 | 1.03 | 污水厂废水 | 废水排口 | 化学需氧量(mg/L) | 25 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.45 | 5 | 达标 |  |
| 10 | 澄江县污水处理厂 | 澄江县 | 澄江县环境监测站 | 1.10  | 污水厂废水 | 污水处理厂排口 | 氨氮(mg/L) | 0.44 | 5 | 达标 |  |
| 化学需氧量(mg/L) | 12 | 50 | 达标 |  |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 3 | 10 | 达标 |  |
| pH（无量纲） | 7.8 | 6—9 | 达标 |  |
| 总磷(mg/L) | 0.19 | 0.5 | 达标 |  |
| 总氮(mg/L) | 8.55 | 15 | 达标 |  |
| 石油类(mg/L) | 0.03 | 1 | 达标 |  |
| 动植物油(mg/L) | 0.03 | 1 | 达标 |  |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.13 | 0.5 | 达标 |  |
| 镉(mg/L) | 0.00005 | 0.01 | 达标 |  |
| 六价铬(mg/L) | 0.005 | 0.05 | 达标 |  |
| 砷(mg/L) | 0.001 | 0.05 | 达标 |  |
| 铅(mg/L) | 0.001 | 0.1 | 达标 |  |
| 总铬(mg/L) | 0.002 | 0.1 | 达标 |  |
| 汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | 达标 |  |
| 色度（倍） | 5 | 30 | 达标 |  |
| 悬浮物(mg/L) | 4.5 | 10 | 达标 |  |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 14 | 1000 | 达标 |  |
| 11 | 通海山秀水务发展有限公司 | 通海县 | 通海县环境监测站 | 1.06 | 污水厂废水 | 废水排口 | 化学需氧量(mg/L) | 19 | 50 | 达标 |  |
| 氨氮(mg/L) | 0.71 | 5 | 达标 |  |

备注：1、发布日期:2023年2月6日

 2、表中数值后带“L”为测值小于检出限，“L”前数值为该项目检出限。