附件6

2025年度煤气作业人员培训实操场地设备评分标准（满分100分）

**被评估机构： 评估时间：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评估内容** | **量化分数** | **配置要求** | **评分办法** | **扣****分** | **得****分** | **备注** |
| 场地要求 | 10 | 实作场地面积不小于60平方米（使用面积），环境良好,场地内有360度无死角摄像头。 | 1. 面积大于等于60平方米得10分，面积小于60平方米扣10分；
2. 无360度无死角摄像头，扣5分。
 |  |  |  |
| 设备 | 2 | 全电脑控制心肺复苏人体模型1台。**※** | 1.符合要求且性能完好得2分；2.无或性能不完好的扣2分。 |  |  |  |
| 20 | “U”型水封操作模型1台套，“U”型水封阀包含有排水阀、溢流阀、上水阀、放散阀、旁通阀等附件。 | 1.未设置1台“U”型水封模型的扣20分；2.排水阀设置不符合标准要求的扣4分；3.溢流阀设置不符合标准要求的扣4分；4.上水阀设置不符合标准要求的扣4分；5.放散阀设置不符合标准要求的扣4分；6.旁通阀设置不符合标准要求的扣4分。 |  |  |  |
| 20 | 煤气柜及加压设备、管道操作模型1台套，包含有煤气柜至加压站间管道、阀门、放散管等。 | 1.符合要求且性能完好得20分；2.管道、阀门、放散管等设置不规范一项扣5分。 |  |  |  |
| 5 | 禁止、警告、指令、提示标志按照标准要求配置（标准要求必须配置不少于48个安全警示标志）。 | 1.符合标准要求的安全警示标志有48个得5分，少1块扣3分，少2块扣5分；2.不符合要求、有但没有悬挂均视为无；3.未按《安全警示标志及其使用导则》GB2894-2008 9.5条的规定的标志类型顺序排列）扣2分。 |  |  |  |
| 6 | 空气呼吸器2具。 | 1.符合要求（有生产日期、有质量合格证、有生产厂家）且性能完好，有２具得6分，少1具扣6分；2.无或性能不完好扣6分。 |  |  |  |
| 4 | 逃生面具2只。 | 1.符合要求（有生产日期、有质量合格证、有生产厂家）且性能完好，有2只得4分，少1只扣4分；２.无或性能不完好扣4分。 |  |  |  |
| 3 | 苏生器1套。**※** | 1.符合要求（有生产日期、有质量合格证、有生产厂家）且性能完好，有1套得3分；2.无或性能不完好扣3分。 |  |  |  |
| 工具及仪表 | 5 | 担架1副。 | 1.符合要求（有生产日期、有质量合格证、有生产厂家）且性能完好，有1副得5分；2.无或性能不完好扣5分。 |     |  |  |
| 5 | 一氧化碳检测仪2台，可燃气体测爆仪2台，氧气检测2台，硫化氢检测仪2台（或气体检测仪配置为“四合一”检测仪各2台）。 | 1.符合要求（有生产日期、有质量合格证、有生产厂家），达到所需标准的数量台数得5分，少1台扣5分；2.不符合要求，性能不完好扣5分。 |  |  |  |
| 4 | 安全帽2顶。 | 1.符合要求，2顶以上、性能完好得4分；2.不符合要求，不足2顶、性能不好扣4分。 |  |  |  |
| 灭火器材配置 | 3 | 干粉灭火器≥1个。 | 1.符合要求有1个得3分，无扣3分；2.不符合要求、性能不好、过期视为无。 |  |  |  |
| 3 | 二氧化碳灭火器≥1个。 | 1.符合要求有1个得3分，无扣3分；2.不符合要求、性能不好、过期视为无。 |  |  |  |
| 急救 | 3 | 急救箱1个；**※**急救常识挂图1套（上墙）。 | 1.各有1个（套），急救箱内物品在有效期内，急救挂图上墙，得3分；2.急救箱性能不好、急救箱物品过期、急救挂图未上墙视为无，扣3分。 |  |  |  |
| 实作场地布置 | 3 | 煤气事故泄漏、中毒、火灾、爆炸应急处置措施安全标识上墙。 | 1.符合要求、数量满足并且上墙，得3分；2.有但未上墙视为无，扣3分。 |  |  |  |
| 2 | 煤气安全操作规程（上墙）。 | 1.符合要求并且上墙得2分；2.有但未上墙视为无，扣2分。 |  |  |  |
| 2 | 宣传标语、警句（≥4幅）上墙。 | 1.符合要求并且上墙得2分；2.有但未上墙视为无，扣2分。 |  |  |  |
| **※表示相关工种有要求可共用（共用工种实操场地相距50米内）** |  **实 际 得 分 合 计** |  |  |  |
| 评估专家组签名：年 月 日 |
| 培训机构负责人或委托代理人确认签名：年 月 日 |

注：1.本年度评估评分表以百分制打分，每一个特种作业工种量化分数80分以上（含80分）为达标，低于80分，视为不合格，每项分数扣完为止；

2.所购买的实操设备、工具、防护用品等必须符合要求：有生产日期、有质量合格证、有生产厂家；实操设备、工具、防护用品等性能不完好视为无。