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概述
1、 [bookmark: _Toc425839548][bookmark: _Toc405803444][bookmark: _Toc405803790]项目概况及特点
1、项目概况及项目由来
云南星河矿业有限公司成立于2025年11月，位于云南省华宁产业园区新庄片区（莲花塘）。公司主要经营范围为非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；选矿；金属矿石销售等。为充分利用和发挥华宁县的磷矿资源和地源优势，提高低品位磷矿利用率，实现磷矿资源的循环利用、变废为宝，减少土地占用及环境污染，适应市场需求，云南星河矿业有限公司拟投资1500万元，建设“年加工分选90万吨磷矿石建设项目”。
项目租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房作为建设用地，厂区中心地理位置为东经102°56′23.680″，北纬24°14′34.659″。总占地面积19240m2（28.86亩），总建筑面积为16420m2。主要设置生产车间、原料堆棚、成品堆棚、办公生活区等公辅设施等，其中生产厂房及办公生活设施均利用现有，本次项目仅对磷矿破碎、筛分、水洗等设备进行安装以及环保工程的建设。项目以本地低品位磷矿石为原料，设置干擦生产线1条，水洗生产线1条，项目建成后，年加工分选磷矿石90万吨，其中干擦线分选磷矿石45万吨/年，水洗线分选磷矿石45万吨/年。符合《云南省磷矿采选行业准入条件》“新建擦洗脱泥装置处理能力必须达到30万吨/年以上，2010年底前关闭30万吨/年以下的装置”要求。
项目现完成工作内容如下：
（1）2025年11月编制完成《年加工分选90万吨磷矿石建设项目可行性研究报告》；
（2）2025年11月25日取得华宁县发展和改革局出具的备案（备案号：2511-530424-04-01-103518）；
[bookmark: OLE_LINK2]（3）2025年11月19日取得《云南华宁产业园区管理委员会关于年加工分选90万吨磷矿石建设项目人园的通知》（华产规字〔2025〕10号）。
租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的“年产6000万块页岩砖生产线”环保手续履行情况如下：
原项目于2022年11月9日取得了华宁县行政审批局《投资项目备案证》（华行政审批〔2022〕191号）。于2023年1月委托云南智深环保科技发展有限公司完成编制了《年烧结10万吨磷粉矿及生产8000万块页岩砖技改项目环境影响报告表》，并于2023年2月6日取得“关于年烧结10万吨磷粉矿及生产8000万块页岩砖技术改造项目环境影响报告表的批复”（华环审〔2023〕3号）。环评批复的生产规模为年烧结10万吨磷粉矿及生产8000万块页岩砖技改项目。项目共有2条生产线，1#生产线年烧结4万吨磷粉矿及年产3000万块页岩砖（其中多孔砖1000万块、标砖2000万块）。2#生产线年烧结6万吨磷粉矿及年产5000万块页岩砖（其中多孔砖1500万块、标砖3500万块）。
为了方便管理，华宁凯烽陶业有限公司调整了生产线产品种类及生产规模。将生产规模调整为年烧结10万吨磷粉矿及生产6000万块页岩砖技改项目，其中，1#生产线（仅生产页岩砖）年产6000万块页岩砖（其中多孔砖1500万块、标砖4500万块），2#生产线（仅烧结磷粉矿）年烧结10万吨磷粉。华宁凯烽陶业有限公司于2023年7月24日向玉溪市生态环境局华宁分局递交“关于华宁凯烽陶业有限公司《年烧结10万吨磷粉矿及生产8000万块页岩砖技改项目》生产线调整变更请示函”，于2023年07月26日取得“玉溪市生态环境局华宁分局关于华宁凯烽陶业有限公司年烧结10万吨磷粉矿及生产8000万块页岩砖技术改造项目生产线调整变更后沿用原环评的回复”。
华宁凯烽陶业有限公司在厂区项目实施历程中，共进行了四次排污许可证的申领，在本次技改完成后于2023年09月05日重新变更，并取得玉溪市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号915304243467581421001V），有效期至2028年09月04日，于2023年03月已更新编制《华宁凯烽陶业有限公司突发环境事件应急预案（2023年版）》，并于2023年03月20日完成备案，备案编号530424-2023-002-L。
原项目于2023年03月开始建设，至2023年05月建设完成了年烧结10万吨磷粉矿及生产6000万块页岩砖生产线及相关环保设施。2023年09月华宁凯烽陶业有限公司委托玉溪盛图能源科技有限公司进行年烧结10万吨磷粉矿及生产8000万块页岩砖技改项目竣工环保验收工作，编制完成了《年烧结10万吨磷粉矿及生产8000万块页岩砖技改项目竣工环境保护验收监测报告表》。
由于市场原因，1#生产线（仅生产页岩砖）年产6000万块页岩砖已于2025年停产并将设备拆除完毕，今后将不再进行生产，目前，已将闲置厂房租赁给云南星河矿业有限公司作为本项目的建设用地。租用场地上现有1栋钢架结构厂房、1栋办公用房、2栋宿舍用房、1栋食堂、1栋配电室、1间门卫室、2间浴室、2间卫生间，本项目生产厂房及办公生活设施均利用现有，本项目仅对生产设备进行安装，并按照本评价提出的环保措施进行地面防渗处理以及环保设施的建设。本次评价期间，云南星河矿业有限公司委托云南长源检测技术有限公司对项目区环境空气质量、土壤环境质量、声环境质量进行了监测，均能达到相应环境质量标准，结合现场调查情况，原有项目无遗留的环境问题。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部第16号令）中的有关规定，本建设项目为`选矿项目，属于名录中第八大条“非金属矿采选业”中“化学矿采矿”中全部（含新建或扩建的独立尾矿库；不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）应编制环境影响报告书”，2025年12月，受云南星河矿业有限公司委托，云南畅泓环境技术工程有限公司承担了“年加工分选90万吨磷矿石建设项目”环境影响评价工作。
2、项目特点
（1）本项目入选原矿主要为华宁县境内矿山开采的低品位磷矿，项目的实施提高了低品位磷矿利用率，实现了磷矿资源的循环利用；项目选矿尾渣经板框压滤机脱水后委托砖厂作为制砖的原料综合利用；
（2）项目租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房作为建设用地，不新增占地，生产厂房及办公生活设施均利用现有，本次项目仅对磷矿破碎筛分设备、水洗设备等进行安装。施工期较短，施工期影响较小；
（3）根据华宁县二龙戏珠饮用水源保护区的划分方案，项目不在该水源保护区的一级保护区、二级保护区和准保护区内，本项目位于二龙戏珠饮用水源保护区西侧，距离二龙戏珠饮用水源保护区准保护区最近距离为560m，项目与二龙戏珠饮用水源保护区的位置关系见图4.1-1。
（4）本项目采用擦洗工艺，设置干擦生产线1条，水洗生产线1条，不涉及浮选工艺；
（5）项目生产过程中生产废水主要为洗矿废水，洗矿废水排入浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀，沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池（容积：1000m3）沉淀后回用于洗矿，不外排。
（6）洗矿尾渣经板框压滤机脱水后暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
（7）项目运营期废气主要为破碎筛分粉尘、泥石分离粉尘、搅拌粉尘、烘干废气、以及原料、产品堆存粉尘、装卸粉尘、给料粉尘、输送及落料粉尘等，干擦生产线破碎筛分粉尘由3个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA001高空排放；水洗生产线破碎、筛分、泥石分离粉尘由4个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA002高空排放；烘干废气采取低氮燃烧+1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒DA003外排；搅拌粉尘1个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA004高空排放；原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；采用彩钢瓦对给料口进行半封闭，皮带输送机全线封闭，落料口设置在半封闭的钢结构产品堆料区内，在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘；厂区路面为混凝土硬化道路，定期清扫并洒水降尘，运输车辆进行遮盖。
二、环境影响评价工作过程
1、2025年12月19日，云南畅泓环境技术工程有限公司接受建设单位委托，立即成立项目组，对建设单位提供的各种资料进行梳理、查阅相关资料、分析工程内容，并对项目及周边环境进行了实地踏勘；
2、2025年12月24日，建设单位在玉溪市生态环境局华宁分局网站（网址：https://www.huaning.gov.cn/hnxzfxxgk/jsxmhjyxpjxx6409/20251224/1640799.html）进行“年加工分选90万吨磷矿石建设项目”环境影响评价第一次信息公示，符合《环境影响评价公众参与办法》接受委托后7日内公示的要求；
3、2026年1月7日-1月8日以及2026年2月27日-3月6日建设单位委托云南长源检测技术有限公司对项目周边环境质量现状进行监测；
4、2026年1月，我公司编制完成《年加工分选90万吨磷矿石建设项目环境影响报告书（征求意见稿）》提交给建设单位。建设单位于2026年1月27日在高古楼网站上进行了全文公示（网址：https://www.gaogulou.com/thread-1880879-1-1.html），并在厂区附近铁梗小学、华宁驾校以粘贴公告《建设项目环境影响评价公众意见表》的形式进行了第二次环境信息公示，公示期为10个工作日，2026年1月27日-2月9日。于2026年1月27日、1月30日在云南民族时报上进行了2次报刊公示。网络公示和报纸公示期间，建设单位及环评单位均未收集到任何形式的反馈意见。
5、2026年2月，编制完成《年加工分选90万吨磷矿石建设项目环境影响报告书》（送审稿），以供建设单位上报审查。
6、2026年2月9日，受玉溪市生态环境局委托，云南佳源环境工程评估有限公司主持召开了《年加工分选90万吨磷矿石建设项目环境影响报告书》技术评审会，并通过了专家评审。会后经认真修改，2026年6月，完成了《年加工分选90万吨磷矿石建设项目环境影响报告书》（报批稿），供建设单位上报审查。
[bookmark: 1.4项目分析判定相关情况][bookmark: _bookmark4]三、分析判定的相关情况
[bookmark: _Toc405803792][bookmark: _Toc405803446][bookmark: _Toc425839550]1、产业政策符合性分析结论
本项目为低品位磷矿选矿，根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于第一类鼓励类第十一条石化化工中第1条矿产资源开发中的“磷矿和萤石矿的中低品位矿、选矿尾矿、伴生资源综合利用”，为鼓励类项目，同时，本项目采用擦洗工艺，洗矿工艺不属于淘汰工艺；项目不属于《西部地区鼓励类产业目录2025年本》西部地区新增鼓励类产业，项目的建设符合国家产业政策；
本项目2025年11月25日取得华宁县发展和改革局出具的备案（备案号：2511-530424-04-01-103518）。
因此，本项目建设符合国家和地方现行的产业政策要求。
2、选址符合性分析结论
本项目位于云南华宁产业园区新庄片区（莲花塘），项目租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房作为建设用地，厂区中心地理位置为东经102°56′23.680″，北纬24°14′34.659″，不新增占地，用地性质为工业用地。2025年11月19日取得《云南华宁产业园区管理委员会关于年加工分选90万吨磷矿石建设项目人园的通知》（华产规字〔2025〕10号），同意项目入园，经分析，项目符合《云南省华宁产业园区总体规划（2021-2035年）》、规划环评及审查意见等要求，综上，本项目用地合理。
根据环境质量现状监测结果表明，项目区大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境现状均能满足相应功能要求，具有一定的环境容量。
本项目废气、噪声达标排放，废水全部回用不外排，固废处置率100%，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。
本项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、地质公园、基本农田保护区等特殊生态敏感区及重要生态敏感区范围内，《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》；所处区域属于《云南主体功能区规划》中的鼓励开发区，符合《云南省生态功能区划》的要求。不涉及占用生态保护红线，位于城镇开发边界内，不涉及基本农田保护区，符合生态保护红线要求，符合国土空间三区三线划定等的要求，符合《华宁县国土空间总体规划》相关要求。
 综上所述，从环境保护方面无重大环境制约因素，项目选址合理可行。
3、其他符合性分析结论
项目为低品位磷矿选矿项目，采用擦洗工艺，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》及西部地区鼓励类产业目录（2025年本）的产业政策要求；处理规模为90万t/a，符合《云南省磷矿采选行业准入条件》要求。项目位于华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），不涉及生态保护红线、永久基本农田及城镇开发边界线，项目不位于二龙戏珠饮用水水源地保护区，与《玉溪市华宁县宁州街道二龙戏珠饮用水水源地保护区调整方案》相符合；与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江经济带负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》《云南省主体功能区规划》《云南省生态功能区划》《云南省工业固体废物和重金属污染防治十四五"规划》《云南省土壤污染防治条例》《地下水管理条例》《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》《云南省“十四五”生态环境保护规划》《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》《云南省矿产资源总体规划》（2021~2025年）《玉溪市矿产资源总体规划》（2021—2025年）《固体废物综合治理行动计划》《云南省固体废物污染环境防治条例》《地下水管理条例》《云南省地下水管理办法》《云南省地下水污染防治实施方案》《云南省土壤污染防治工作方案》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《尾矿污染环境防治管理办法（部令第26号）》相符。
项目位于《华宁县城总体规划修编（2011-2030）》县城城区范围外，不在华宁县中心城市远期用地发展范围内，与《华宁县城总体规划修编（2011-2030）》相符，符合《华宁县国土空间总体规划》相关要求；项目建设与《云南华宁产业园区总体规划修编(2021-2035年)环境影响报告书》及审查意见相符。
四、项目关注的主要环境问题及环境影响
[bookmark: _Toc405803447][bookmark: _Toc425839551][bookmark: _Toc405803793]项目为低品位磷矿石加工项目，项目为新建项目，项目租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房设施作为建设用地，其中生产厂房及办公生活设施均利用现有，本次项目仅对磷矿破碎筛分设备、水洗设备等进行安装。因此，本次评价关注问题为选矿过程中产生的环境问题，其主要环境问题及环境影响如下：
1、项目生产过程中产生的颗粒物对周边环境及保护目标的影响，达标排放的可行性。
2、项目选矿生产废水完全回用的可行性及废水不外排的可靠性；
3、尾渣、沉淀渣等固废处理的可行性分析，特别是尾渣处理的可行性；
4、洗矿废水对地下水、土壤环境的影响及环境风险的可控性；
5、各项环保措施可行性。
五、环境影响评价总结论
[bookmark: _Toc330395972]本项目属于低品位磷矿石选矿项目，符合国家及地方产业政策，符合相关规划。该项目位于华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），与华宁县城市规划及华宁县产业园区总体规划修编（2021~2035年）不冲突，不属于园区规划禁止产业。其用地性质为工业用地，本项目不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、饮用水源保护区、基本农田等生态敏感区，不涉及生态保护红线，符合国土空间“三区三线”划定的保护要求，符合《华宁县国土空间总体规划》，项目选址合理。项目周边环境质量达标，所采取的污染防治、生态保护措施有效，项目在严格落实本次评价提出的污染防治措施后，工程产生的不利影响可得到有效缓解，废气、噪声达标排放，废水全部回用不外排；固废可得到合理处置；环境风险在可控范围内。本项目建设不会降低和改变评价区环境功能。从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。
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[bookmark: _Toc8422][bookmark: _Toc7547]1.1编制依据
[bookmark: _Toc30993][bookmark: _Toc92271548][bookmark: _Toc20742][bookmark: _Toc28659][bookmark: _Toc31148][bookmark: _Toc16545][bookmark: _Toc13791][bookmark: _Toc1621][bookmark: _Toc30610][bookmark: _Toc107921057][bookmark: _Toc20973]1.1.1国家相关法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；
（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；
（8）《中华人民共和国森林法》（2020 年7月1日实施）；
（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；
（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）；
（11）《中华人民共和国土地管理法》（2020 年 1月1日起施行）；
（12）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；
（13）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；
（14）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017 年 10 月修订）；
（15）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）； 
（16）《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年3月19日施行）；
（17）《排污许可管理条例》（2021年3月1日施行）；
（18）《地下水管理条例》（2021年12月1日施行）；
（19）《中华人民共和国野生动物保护法》（2023年5月1日施行）；
（20）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日修订并实施）；
[bookmark: _Toc7756]（21）《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日施行）；
（22）《中华人民共和国矿产资源法》（2024年11月8日修订）。
1.1.2部门规章、规范性文件
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年1月1日起施行）；
（2）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号，2024年2月1日施行）
（3）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）；
（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；
（5）《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）；
（6）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）；
（7）《农用地土壤环境管理办法》（试行）（中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国农业部，部令第46号）；
（8）《工矿用地土壤环境管理办法》（试行）（2018年8月1日起施行）；
（9）《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体〔2016〕186号，2016年12月23日）；
（10）《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2022版）>的通知》（发改经体〔2022〕397号）；
（11）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号，2017年11月15日施行）；
（12）《全国生态功能区划》（环境保护部、中国科学院，2008年7月）；
（13）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019年1月1日实施；
（14）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；
（15）《全国生态环境保护纲要》（国务院 2000年12 月）；
（16）《国家危险废物名录》（2025年版）；
（17）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》；
（18）《排污许可管理条例》（中华人民共和国环境保护部令 第736号，2021年3月1日实施）；
（19）《尾矿污染环境防治管理办法》（部令第26号）。
（20）《一般工业固体废物台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）；
（21）《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）；
（22）《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2019〕65 号）；
（23）《矿产资源开发利用辐射监督管理名录》（生态环境部，公告2020年第4号）；
（24）《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）。
[bookmark: _Toc160][bookmark: _Toc17367][bookmark: _Toc30438][bookmark: _Toc7504][bookmark: _Toc15229][bookmark: _Toc3740][bookmark: _Toc92271550][bookmark: _Toc9376][bookmark: _Toc107921059][bookmark: _Toc9972][bookmark: _Toc24987][bookmark: _Toc17745][bookmark: _Toc24860][bookmark: _Toc21181]1.1.3地方性法规及规范性文件
（1）《云南省生态环境保护条例》（2024年11月1日施行）；
（2）《云南省固体废物污染环境防治条例》（2023年3月1日施行）； 
（3）《云南省地下水污染防治实施方案》（云环发〔2020〕4号）；
（4）《云南省土壤污染防治工作方案》（云政发〔2017〕8号）；
（5）《云南省土壤污染防治条例》（2022年5月1日起实施）；
（6）《云南省大气污染防治条例》（2019年1月1日起实施）；
（7）《云南省生物多样性保护条例》（2019年1月1日起施行）；
（8）《云南省生态功能区划》（2009年9月）；
（9）《云南省主体功能区规划》（2014年1月）；
[bookmark: OLE_LINK3]（10）《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕）；
（11）《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（云政发〔2007〕165号）；
（12）《云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（云南省水利厅公告第49号）；
（13）《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号）；
（14）云南省水利厅《云南省水功能区划》（第二版）（云水发〔2014〕19号）；
（15）《云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动实施方案的通知》，（云政发〔2014〕9号）；
（16）《云南省人民政府关于印发云南省水污染防治工作方案的通知》（云政发〔2016〕3号）；
（17）《云南省人民政府关于印发云南省土壤污染防治工作方案的通知》（云政发〔2017〕8号）；
（18）《云南省生态保护红线》（2018年6月29日）；
（19）《云南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2022年本）》；
（20）《云南省水功能区划（2014年修订）》，云南省水利厅，2014年5月；
（21）《云南省生物多样性保护条例》（2018年9月21日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议通过）；
（22）《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》；
（23）《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》；
（24）《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012－2030 年）》；
（25）《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》的通知（云环发〔2022〕22号）；
（26）《云南省磷矿采选行业准入条件》；
（27）《云南省华宁县产业园区总体规划修编（2021~2035年）》；
（28）《云南省矿产资源总体规划》（2021~2025年）；
（39）《玉溪市矿产资源总体规划》（2021~2025年）；
（30）《云南省磷矿采选行业清洁生产评价体系》。
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（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1—2016）；
（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2—2018）；
（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3—2018）；
（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610—2016）；
（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4－2021）；
（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19－2022）；
（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）；
（8）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（9）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（10）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；
（11）《生态环境状况评价技术规范》（HJ/T192-2006）；
（12）《固体废物再生污染防治技术导则》（HJ1091-2020）。
（13）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）；
（14）《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）。
（15）《危险化学品重大危险源辩识》（GB 18218-2018）；
（16）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2007）；
（17）《地表水和污水监测技术规范》（HJ 91-2002）；
（18）《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ 92-2002）；
（19）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）；
（20）《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJT 55-2000）；
（21）《环境保护图形标志》（GB 15562.2-1995）；
（22）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；
（23）《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）；
（24）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；
（25）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告执行技术规范 总则》（HJ944-2018）。
[bookmark: _Toc845][bookmark: _Toc27917][bookmark: _Toc8325][bookmark: _Toc5430][bookmark: _Toc15141][bookmark: _Toc20401][bookmark: _Toc30037][bookmark: _Toc92271552][bookmark: _Toc19436][bookmark: _Toc4746][bookmark: _Toc107921061]1.1.5项目相关文件及技术资料
（1）《年加工分选90万吨磷矿石建设项目可行性研究报告》；
（2）建设项目环评编制委托书；
（4）投资项目备案证（备案号：2511-530424-04-01-103518）；
（5）《云南华宁产业园区管理委员会关于年加工分选90万吨磷矿石建设项目人园的通知》（华产规字〔2025〕10号）；
（6）营业执照；
（7）《环境质量现状监测报告》；
（8）《原矿成分检测报告》
（9）项目公众参与调查表及公示信息；
（10）《云南华宁产业园区总体规划修编(2021~2035年)》；
（11）《云南华宁产业园区总体规划修编(2021~2035年)环境影响报告书》及其评审意见的函；
（12）项目建设方提供的其它相关资料。
1.2评价目的与原则	
1.2.1评价目的	
（1）结合相应的法律法规和地方政策，分析论证建设项目的可行性和合理性。
（2）通过调查和监测项目所在区域的环境现状，分析评价区环境质量和工程建设与环境功能区划的相容性。
（3）通过对建设项目的工程内容分析，判断相关的环境治理措施的合理性，可靠性，针对已建项目存在的环境问题提出相关整改要求。
（4）结合项目工程分析和预测施工期及运营期对周围环境的影响程度与范围；
（5）分析项目运行过程，对各环境要素的影响程度、改变情况，明确污染物总量控制指标，确保达标排放。从环境角度论证项目建设的可行性，为项目的可靠实施、为主管部门决策提供依据。
1.2.2评价原则
环境影响评价工作突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。评价原则如下：
（1）依法评价原则
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价原则
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点原则
根据建设项目的工程内容及其特点，明确其与各个环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc683]1.3环境影响因子的识别和评价因子的筛选
1.3.1环境影响因子的识别
根据工程特点和环境特点，采用矩阵法对工程环境影响因子进行识别，详见
表1.3-1。
表1.3-1环境影响因子识别表
	环境要素与工程影响因素
	建设期
	运行期

	
	废气
	废水
	噪声
	固废
	生态破坏
	废气
	废水
	噪声
	固废

	自然环境
	大气环境
	-c
	/
	/
	/
	/
	-b
	/
	/
	/

	
	地下水环境
	/
	-c
	/
	/
	/
	/
	-b
	/
	-c

	
	地表水环境
	/
	-c
	/
	/
	/
	/
	-b
	/
	-c

	
	声环境
	/
	/
	-c
	/
	/
	/
	/
	-c
	/

	
	生态环境
	/
	/
	/
	-c
	-c
	/
	/
	/
	/

	
	土壤环境
	/
	/
	/
	-c
	-c
	/
	-b
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	-c
	/
	/
	/
	/
	-c

	注：“-”代表不利影响、“+”代表有利影响，a、b、c分别表示严重影响、中度影响和轻微影响，“/”代表无影响。



由表1.3.1可知，本项目施工期会对周围环境造成短期负面影响，待施工期结束后，影响便消失。运营期存在对周围环境的长期负面影响。
1.3.2评价因子的筛选
根据建设项目环境影响、生产工艺与污染物排放特点，经分析筛选确定的评价因子见表1.3-2。
表1.3-3评价因子
	项目
	现状评价因子
	预测评价因子

	地表水环境
	pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、Cu、Zn、氟化物、汞、As、Cr、Cr6+、Pb、Fe、Mn、石油类、粪大肠菌群
	①水污染控制措施有效性评价；②废水全部回用不外排的可行性

	地下水环境
	钾离子（K+）、钠离子（Na+）、钙离子（Ca2+）、镁离子（Mg2+）、碳酸根、重碳酸根、氯离子（Cl-）、硫酸根（SO42-）、总磷、氟化物、砷、铅、锌、镉、铬、六价铬、汞、硫化物、pH值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、硫酸盐、总大肠菌群、菌落总数、铁、锰
	总磷、氟化物

	大气环境
	TSP、PM10、PM2.5、CO、O3、NO2、SO2、NOX、氟化物、砷
	TSP、PM10、PM2.5、NO2、SO2、NOX

	声环境
	等效连续A声级Leq（A）
	等效连续A声级Leq（A）

	土壤环境
	建设用地：pH、含盐量、总磷、氟化物、铜、铅、铬（六价）、镉、砷、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共49项；
农用地：pH、含盐量、总磷、氟化物、锌、铜、铅、铬、镉、砷、汞、镍，共12项
	砷、氟化物

	固体废物
	/
	一般固废包括尾渣、除尘器收尘灰、热风炉炉渣、循环水池沉渣、渗滤液沉渣、初期雨水收集池沉渣、废包装物、一体化污水处理设施污泥、化粪池污泥、生活垃圾、厨余垃圾；危险主要包括、废润滑油、废油桶、含油抹布。

	环境风险
	/
	废矿物油、生产废水

	生态环境
	植被及植物资源、野生动物、土地利用、景观、水土流失等
	/


[bookmark: _Toc29509][bookmark: _Toc330395984][bookmark: _Toc206945310]1.4评价等级及评价范围
依据本项目的规模、性质，环境影响及排污特点，按照《环境影响评价技术 导则（总纲、水、大气、声、生态、土壤、风险影响评价）》，分别判定其环评工作等级及评价范围。
1.4.1生态环境影响评价等级与评价范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2022），依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。
[bookmark: _Toc10654]表1.4-1 生态影响评价工作等级划分表
	[bookmark: _Toc20345]评价原则
	[bookmark: _Toc11648]评价等级
	[bookmark: _Toc1873]本项目情况

	[bookmark: _Toc13855]涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时
	[bookmark: _Toc27939]评价等级为一级
	[bookmark: _Toc21819]不涉及

	[bookmark: _Toc12092]涉及自然公园时
	评价等级为二级
	[bookmark: _Toc1531]不涉及

	[bookmark: _Toc15796]涉及生态保护红线时
	[bookmark: _Toc25103]评价等级不低于二级
	[bookmark: _Toc4186]不涉及

	[bookmark: _Toc31124]根据 HJ 2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目
	[bookmark: _Toc20226]生态影响评价等级不低于二级
	[bookmark: _Toc4889]本项目地表水为污染影响型

	[bookmark: _Toc21153]根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目
	[bookmark: _Toc9686]生态影响评价等级不低于二级
	[bookmark: _Toc5950]本项目在工业园区内，本项目不涉及天然林、公益林、湿地

	[bookmark: _Toc24735]当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域）；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定
	[bookmark: _Toc20387]评价等级不低于二级
	[bookmark: _Toc30033]本项目占地0.01924 km2＜20km2

	[bookmark: _Toc28551]除上述以外的情况
	[bookmark: _Toc13521]评价等级为三级
	[bookmark: _Toc10274]本项目为污染影响类项目，在工业园区内租用现有厂房，不新增占地

	[bookmark: _Toc10194]符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目。
	[bookmark: _Toc29257]可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析
	[bookmark: _Toc29437]本项目位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目



本项目占地0.01924 km2＜20km2，项目占地范围不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、自然公园、生态保护红线、湿地、天然林、公益林，本项目地表水为污染影响型。
本项目属于污染影响类，本项目位于华宁产业园区新庄片区（莲花塘）且符合规划环评要求，不涉及生态敏感区，因此，本项目可不确定评价等级，进行生态影响简单分析。
（2）评价范围
本项目为污染类项目，本项目可不确定评价等级，进行生态影响简单分析，因此，不设置生态环境影响评价范围。
[bookmark: _Toc5047][bookmark: _Toc22984][bookmark: _Toc1581][bookmark: _Toc17835][bookmark: _Toc22486][bookmark: _Toc16214][bookmark: _Toc13904][bookmark: _Toc27733][bookmark: _Toc32191][bookmark: _Toc4257]1.4.2地表水环境影响评价等级与评价范围
（1）评价等级
本项目为水污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的规定，水污染型项目根据废水的排放方式和废水排放量划分评价等级，划分依据见表1.4-2。
表1.4-2地表水评价工作等级划分表
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；水污染当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	——

	注：注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据；
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量；
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算；
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级；
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级；
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级评价；
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级；
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A；
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B；
注10：建设项目生产工艺中有废水，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价


根据工程分析，本项目废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为洗矿废水及块矿、瓜子矿堆场渗滤液，洗矿废水排入浓缩罐混凝沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池沉淀后回用于洗矿，不外排；块矿、瓜子矿堆场渗滤液经渗滤液收集池、循环水池收集沉淀后回用于洗矿，不外排。生活污水经隔油池、化粪池、污水处理站处理达标后，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路降尘标准后回用于厂区道路降尘，不外排。
综上，项目运营期废水全部回用不外排，地表水评价等级为三级B。
（2）评价范围
根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-2018）中的评价等级判定依据，本项目地表水评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，评价重点在于水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。主要论证废水污染防治措施的有效性，废水全部回用不外排的可行性，不设置地表水评价范围。
[bookmark: _Toc6542][bookmark: _Toc21495][bookmark: _Toc7978][bookmark: _Toc23216][bookmark: _Toc9655][bookmark: _Toc24394][bookmark: _Toc28398][bookmark: _Toc16014][bookmark: _Toc455989999][bookmark: _Toc13719][bookmark: _Toc20752][bookmark: _Toc2208][bookmark: _Toc16765]1.4.3地下水环境评价等级与评价范围
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根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。
表1.9.1-8地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征
	本项目情况

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	本项目位于云南华宁产业园区新庄片区建材陶瓷产业组团，根据现场实地走访调查，项目周边不涉及上述敏感地区

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。
	

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。
	

	注：a“环境敏感区”指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


经实地走访调查核实，本项目评价范围内仅存在法味和莲花塘村两个自然村，均分布于本项目地下水径流区侧游位置，本项目的建设和运营对法味和莲花塘村地下水环境影响程度有限。评价区及周边多年前已完成集中供水改造，评价范围内法味、莲花塘及周边居民饮用水均来自于市政供水系统，不存在其他饮用水源分布，评价区属地人民政府华宁县宁州街道铁埂社区居民委员会已明确法味村和莲花塘村不存在村民采取地下水作为生活用水的情况。评价范围内仅在法味村南部存在1座地下水取水井，位于项目区西侧约1.24km处，为附近村民自建用于日常清洁和农灌补充水源，目标取水层位为二叠系下统（P1）白云质灰岩岩溶裂隙水含水层，由于井水硬度较高造成井内水体浑浊，不具备饮用功能。因此，本项目评价范围内不存在集中或分散式饮用水源及特殊地下水资源分布，地下水环境敏感程度为不敏感。
建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.5-8。
表1.5-8评价工作等级分级表
	境敏感度
项目类别
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三



根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属于J非金属矿采选及制品制造第55项化学矿采选，为Ⅰ类项目；本项目周边不存在集中或分散式饮用水源，故地下水环境敏感程度为不敏感；综合判定本项目地下水评价等级为二级
（2）评级范围
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ620-2016）。结合本项目周边的地质条件、水文地质条件、地形地貌特征和地下水环境保护目标，确定本次地下水环境影响评价范围如下：
根据已有区域水文地质调查及本次调查发现本次水文地质调查区正好处于一北东-南西向向斜单斜构造控制的寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系和三叠系岩溶-裂隙含水层系统根据已有区域水文地质调查及本次调查发现本次水文地质调查区正好处于一北东-南西向单斜构造控制的寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系和三叠系裂隙-岩溶含水层系统，如图5.3-28区域水文地质图所示，区域地下水整体受北东-南西向向斜单斜构造的控制，因此，西侧主要以分水岭和F1断层作为隔水边界，东侧以F3断层及葫芦冲河概化为定流量边界，北侧以河流概化为定水头边界，南侧以部分岩溶含水层概化定水头边界和部分隔水层概化隔水边界。整体上，评价区范围18.65km2为一个相对完整的水文地质单元。
1.4.4大气环境影响评价等级与评价范围
（1）评价等级
按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定要求，采用AERSCREEN模型计算本项目大气环境影响评价等级，估算参数如下：
表1.4-5 估算参数一览表
	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市人口数）
	/

	最高环境温度
	36

	最低环境温度
	-3.6

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率（m）
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离/km
	/

	
	海岸线方向/o
	/



根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），首先采用估算模式AERSCREEN计算各污染源污染物最大地面浓度占标率Pi及污染物地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，然后确定项目大气环境评价工作等级。



式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；
[image: ]——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
表1.4-6 环境空气评价工作等级划分
	工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%



采用AERSCREEN估算模型进行最大落地点浓度Cmax及占标率进行估算，估算结果见表1.4-7。
表1.4-7估算模式预测结果
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	DA001
	PM10
	360.0
	2.4762
	0.6878
	/

	水洗生产线及原矿堆放区
	TSP
	900.0
	615.8600
	68.4289
	2449.99

	DA004
	PM10
	360.0
	0.7347
	0.2041
	/

	DA002
	PM10
	360.0
	2.9853
	0.8293
	/

	干擦生产线及产品堆放区
	TSP
	900.0
	556.4900
	61.8322
	3350.0

	DA003
	PM10
	360.0
	0.0096
	0.0027
	/

	DA003
	SO2
	500.0
	2.1188
	0.4238
	/

	DA003
	NOx
	250.0
	4.4303
	1.7721
	/




根据估算模式预测分析， 本项目TSP的预测结果占标率最大，占标率为68.4289%≥10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。
（2）评价范围
项目大气评价等级为一级，最远影响距离D10%为3350m，下风向最大浓度出现距离102m，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目的大气环境评价范围为以厂区为中心，自厂界外延3350m的矩形区域。
[bookmark: _Toc1312][bookmark: _Toc29297][bookmark: _Toc32085][bookmark: _Toc32080][bookmark: _Toc27098][bookmark: _Toc13641][bookmark: _Toc13738][bookmark: _Toc15698][bookmark: _Toc31794][bookmark: _Toc21536]1.4.5声环境影响评价等级与评价范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声环境评价工作等级按声环境功能区级别、声环境特征和影响程度大小确定。声环境评价工作等级划分详见表1.4-8。

表1.4-8   声环境评价工作等级判定表
	评价工作等级
	划分依据

	一级评价
	评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增加时。

	二级评价
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时。

	三级评价
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时。


本项目位于云南省玉溪市华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），根据工业园区规划环评，项目区声功能区划为3类；200m评价范围内无声环境保护目标，受影响人口数量变化不大，评价等级为三级评价。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声环境评价工作等级定为三级。
2、评价范围
声环境评价范围为项目厂界周边200m范围的区域。
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（1）评价等级
本项目为磷矿石擦洗处理项目，属于化学矿采选，主要表现为大气扬尘、废水垂直下渗、地表漫流对土壤造成影响，属于土壤环境污染影响型建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），应根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模和敏感程度划分评价工作等级。
①土壤环境影响评价项目类别
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于 “采矿业—化学矿采选”，土壤环境影响评价类别为Ⅱ类。
②占地规模
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），项目总占地面积为1.924hm2，小于5hm2，占地规模为小型。
③敏感程度
根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表

表1.4-9 污染影响型污染程度分级表
	敏感程度
	判断依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况



本项目租用现有厂房，用地性质为工业用地，厂区周边有耕地，因此项目周边的土壤环境敏感程度为“敏感”。

表1.4-10 污染影响型评价工作等级划分表
	占地规模
评价工作等级

敏感程度
	I类
	II类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中建设项目土壤环境影响评价工作等级表，本项目土壤环境影响评价类别为Ⅱ类，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为“敏感”，因此，本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。
（2）评价范围
本项目涉及大气沉降影响，主要为颗粒物，不涉及重金属，根据大气估算模式，主导风向下风向最大浓度出现距离102m，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964－2018），本次土壤评价范围为占地范围内全部区域及占地范围外延200m。
1.4.7环境风险评价
（1）评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感程度确定环境风险潜势，从而确定风险评价等级。
①危险物质数量与临界量比值计算（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中内容，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其HJ169-2018附录B中对应的临界量的比值Q。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B判断，本项目涉及的危险物质润滑油、废润滑油属于附录 B 中规定的重点关注的危险物质。本项目危险物质数量与临界量比值 Q 值计算见表1.4-11。
表1.4-11 建设项目Q值确定表
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	润滑油
	/
	0.175
	2500
	0.00011

	废矿物油
	/
	0.1
	2500
	

	项目 Q 值∑
	0.00011



由表1.4-11可见，本项目Q值<1。则本项目风险潜势为I。
②风险潜势与评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），建设项目项
目环境风险评价工作等级划分表如下：
表1.4-12建设项目环境风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。


本项目只有少量风险物质（Q<1），本项目环境风险潜势划分为Ⅰ级，环境风险评价工作等级划分为简单分析。
（2）评价范围
根据导则要求，简单分析不设评价范围，本次重点分析风险防范措施。
1.4.8评价等级与评价范围小结
各环境要素评价等级与评价范围详见下表。
表1.4-13 评价等级与评价范围一览表
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	地表水环境
	三级B
	主要论证废水污染防治措施的有效性，废水全部回用不外排的可行性，不设置地表水评价范围。

	地下水环境
	二级
	18.65km2

	环境空气
	一级
	为以厂区为中心，自厂界外延3350m的矩形区域

	声环境
	三级
	为厂区及占地范围外扩200m区域。

	土壤环境
	污染影响型二级
	评价范围为占地范围内全部区域及占地范围外周边200m范围内区域。

	环境风险
	简单分析
	不设环境风险评价范围。

	生态环境
	不确定评价等级，进行生态影响简单分析
	不设置生态环境影响评价范围。



[bookmark: _Toc22698]1.5评价标准
[bookmark: _Toc9723][bookmark: _Toc27777][bookmark: _Toc22609][bookmark: _Toc18457][bookmark: _Toc15457][bookmark: _Toc628][bookmark: _Toc3049][bookmark: _Toc19322][bookmark: _Toc26217][bookmark: _Toc23384]1.5.1环境质量标准
（1）环境空气质量标准
项目位于云南省华宁工业园区莲花塘片区，该区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A参考浓度限值。具体见下表。
表1.5-1环境空气质量标准  单位：μg/Nm3
	污染物类别
	污染物
	平均时段
	过渡阶段浓度限值
	单位
	标准来源

	环境空气污染物基本项目
	二氧化硫（SO2）
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	
	
	日平均
	150
	
	

	
	
	1小时平均
	500
	
	

	
	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	
	

	
	
	日平均
	80
	
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	
	一氧化碳（CO）
	日平均
	4
	mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	10
	
	

	
	颗粒物（粒径小于等于10μm，PM10）
	年平均
	60
	μg/m3
	

	
	
	日平均
	120
	
	

	
	颗粒物（粒径小于等于2.5μm，PM2.5）
	年平均
	30
	
	

	
	
	日平均
	60
	
	

	
	臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	160
	
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	环境空气污染物其他项目
	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均
	200
	μg/m3
	

	
	
	日平均
	300
	
	

	
	氮氧化物（NOX）
	年平均
	50
	
	

	
	
	日平均
	100
	
	

	
	
	1小时平均
	250
	
	

	
	氟化物（F）
	1小时平均
	20
	
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A参考浓度限值

	
	
	日平均
	7
	
	


（2）地表水环境质量标准
[bookmark: _Hlk216883986]项目位于云南省华宁产业园区新庄片区（莲花塘），项目区地表径流由东向西汇入项目区东侧约1.1km的龙珠河，龙珠河向南流经约12km汇入龙洞河，龙洞河向南流约11km汇入曲江，属珠江水系南盘江流域曲江支流。
根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，本项目所在水功能区为：曲江峨山-华宁保留区，由峨山小街至入南盘江口（盘溪），2030年水质目标为Ⅲ类，因此，龙珠河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
表1.5-2地表水环境质量标准单位：mg/L、粪大肠菌群(MPN/L)
	项目
	pH
	COD
	NH3-N
	TP
	石油类
	硫化物
	氟化物
	BOD5

	Ⅲ类标准
	6-9
	≤20
	≤1
	≤0.2
	≤0.05
	≤0.2
	≤1.0
	≤4

	项目
	Fe
	Mn
	Zn
	Cu
	Cr6+
	Pb
	As
	Cd

	Ⅲ类标准
	≤0.3
	≤0.1
	≤1.0
	≤1.0
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.05
	0.005

	项目
	氨氮
	溶解氧
	Hg
	硫化物
	挥发酚
	高锰酸盐指数
	粪大肠菌群
	氰化物

	Ⅲ类标准
	≤1.0
	≥5
	≤0.0001
	≤0.2
	≤0.005
	≤6
	≤10000
	≤0.02


（3）地下水环境质量标准
根据项目所处区域环境水文地质特征及地下水功能及用途，地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体标准如下。
表1.5-3   地下水质量标准  单位：mg/L
	序号
	项目
	标准值
	序号
	项目
	标准值

	1
	pH
	6.5≤pH≤8.5
	15
	挥发性酚类
	≤0.002

	2
	溶解性总固体
	≤1000
	16
	锰
	≤0.1

	3
	氟化物
	≤1.0
	17
	铁
	≤0.3

	4
	氨氮
	≤0.5
	18
	铅
	≤0.01

	5
	铬（六价）
	≤0.05
	19
	铜
	≤1.0

	6
	硝酸盐（以N计）
	≤20
	20
	锌
	≤1.0

	7
	亚硝酸盐（以N计）
	≤1.0
	21
	砷
	≤0.01

	8
	氯化物
	≤250
	22
	镉
	≤0.005

	9
	氰化物
	≤0.05
	23
	汞
	≤0.001

	10
	总硬度（以CaCO3计）
	≤450
	24
	总大肠菌群（个/L）
	≤3

	11
	硫酸盐
	≤250
	25
	细菌总数（个/mL）
	≤100

	12
	阴离子表面活性剂
	≤0.3
	26
	镍
	≤0.02

	13
	耗氧量
	≤3.0
	
	
	

	14
	硫化物
	≤0.02
	
	
	


（4）声环境质量标准
[bookmark: OLE_LINK104]本项目位于云南省玉溪市华宁工业园区新庄片区（莲花塘），根据《云南华宁产业园区总体规划修编（2021~2035年）环境影响报告书》—“云南华宁产业园区规划区域涉及主干道两侧25~35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，工业地区执行3类标准，其余区域执行2类标准”，本项目位于工业园区内，不在交通干线35m范围内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。标准值见下表：
表1.5-4声环境质量标准单位：LdB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


（5）土壤环境质量标准
[bookmark: _Toc9335]项目占地为建设用地，厂区土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，由于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）无氟化物标准限值，厂区土壤环境中氟化物参照执行《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）；项目厂址外周边林地及农田执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值。分别见表1.5-6、1.5-7和表1.5-8。
表1.5-5 建设用地土壤环境质量标准（筛选值和管制值） 单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	CAS号
	第二类用地筛选值
	第二类用地管控值

	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	60
	140

	2
	镉
	7440-43-9
	65
	172

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	5.7
	78

	4
	铜
	7440-50-8
	18000
	36000

	5
	铅
	7439-92-1
	800
	2500

	6
	汞
	7439-97-6
	38
	82

	7
	镍
	7440-02-0
	900
	2000

	8
	氟化物（总）
	16984-48-8
	16022
	32045

	挥发性有机物

	9
	四氯化碳
	53-23-5
	2.8
	36

	10
	氯仿
	67-66-3
	0.9
	10

	11
	氯甲烷
	74-87-3
	37
	120

	12
	1，1-二氯乙烷
	75-34-3
	9
	100

	13
	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	5
	21

	14
	1，1-二氯乙烯
	75-35-4
	66
	200

	15
	顺-1，2-二氯乙烯
	156-59-2
	596
	2000

	16
	反-1，2-二氯乙烯
	156-60-5
	54
	163

	17
	二氯甲烷
	75-09-2
	616
	2000

	18
	1，2-二氯丙烷
	78-87-5
	5
	47

	19
	1，1，1，2-四氯乙
烷
	630-20-6
	10
	100

	20
	1，1，2，2-四氯乙
烷
	79-34-5
	6.8
	50

	21
	四氯乙烯
	127-18-4
	53
	183

	22
	1，1，1-三氯乙烷
	71-55-6
	840
	840

	23
	1，1，2-三氯乙烷
	79-00-5
	2.8
	15

	24
	三氯乙烯
	79-01-6
	2.8
	20

	25
	1，2，3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.5
	5

	26
	氯乙烯
	75-01-4
	0.43
	4.3

	27
	苯
	71-43-2
	4
	40

	28
	氯苯
	108-90-7
	270
	1000

	29
	1，2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560

	30
	1，4-二氯苯
	106-46-7
	20
	200

	31
	乙苯
	100-41-4
	28
	280

	32
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290

	33
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200

	34
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3
106-42-3
	570
	570

	35
	邻二甲苯
	95-47-6
	640
	640

	半挥发性有机物

	36
	硝基苯
	98-95-3
	76
	760

	37
	苯胺
	62-53-3
	260
	663

	38
	2-氯酚
	95-57-8
	2256
	4500

	39
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	15
	151

	40
	苯并[a]芘
	50-32-8
	1.5
	15

	41
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	15
	151

	42
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	151
	1500

	43
	䓛
	218-01-9
	490
	12900

	44
	二苯并[a，h]蒽
	53-70-3
	1.5
	15

	45
	茚并[1，2，3-cd]芘
	193-39-5
	15
	151

	46
	萘
	91-20-3
	70
	700

	二噁英类

	47
	二噁英类（总毒性当量）
	-
	4*10-5
	4*10-4




表1.5-6 农用地土壤环境质量标准风险筛选值  单位：mg/kg
	序号
	污染物项目①②
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5<pH≤6.5
	6.5<pH≤7.5
	pH>7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300

	注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。
②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。



表1.5-7农用地土壤污染风险管制 单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	风险管制值

	
	
	pH≤5.5
	5.5<pH≤6.5
	6.5<pH≤7.5
	pH>7.5

	1
	镉
	1.5
	2.0
	3.0
	4.0

	2
	汞
	2.0
	2.5
	4.0
	6.0

	3
	砷
	200
	150
	120
	100

	4
	铅
	400
	500
	700
	1000

	5
	铬
	800
	850
	1000
	1300


[bookmark: _Toc6651][bookmark: _Toc3000]1.5.2污染物排放标准
（一）施工期
（1）废气
项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4中无组织排放限值，标准值见表1.5-8。
表1.5-8 《大气污染物综合排放标准》无组织污染物排放限值
	无组织排放浓度监控限值

	污染物
	监控点
	浓度mg/m3

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（2）废水
项目施工期废水不外排，故不设排放标准。
（3）噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），标准值见表1.5-9。
表1.5-9 建筑施工场界噪声排放标准  单位：Leq[dB(A)]
	昼间
	夜间

	70
	55


（二）运营期
（1）大气污染物排放标准
破碎、筛分、泥石分离粉尘及无组织粉尘：本项目运营期废气主要来源于原料堆场、成品堆场、破碎、筛分、泥石分离及转运等过程中产生的颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，具体见表1.5-10。
表1.5-10   大气污染物综合排放标准 
	排放源
	污染物
	标准限值

	有组织废气
	颗粒物
	120
mg/m3
	最高允许排放速率（kg/h）
	排气筒高度（m）

	
	
	
	3.5
	15

	无组织废气
	颗粒物
	1.0mg/m3



烘干废气：主要为生物质热风炉燃烧的烟气，污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“干燥炉、窑”二级标准；因《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“干燥炉、窑”中无氮氧化物、二氧化硫的排放限值，因此，烘干废气中的氮氧化物、二氧化硫参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。
表1.5-11  烘干废气污染物排放标准限值
	废气类型
	污染物名称
	有组织排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放高度
	执行标准

	烘干废气
	颗粒物（烟尘浓度）
	200
	/
	15m
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“干燥炉、窑”二级标准

	
	烟气黑度（林格曼黑度）
	1级
	
	
	

	
	二氧化硫
	550
	2.6
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准

	
	氮氧化物
	240
	0.77
	
	



食堂油烟：项目食堂设有1个灶头，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模排放要求，饮食业单位的油烟最高允许排放浓度见表1.5-12。
表1.5-12 饮食业单位排放标准值
	基准灶头数
	≥1，＜3

	规模
	小型

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60


（2）废水
本项目生产废水经沉淀池处理后回用于选矿，不外排；生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入自建一体化污水处理站处理达标后，用作厂区道路洒水降尘用水，其回用水质执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的“道路清扫、绿化”标准限值。详见表1.5-13。
表1.5-13 城市污水再生利用城市杂用水水质绿化标准限值
	序号
	项目
	城市绿化、道路清扫、消防、施工建筑

	1
	pH
	6~9

	2
	色（度）≤
	30

	3
	嗅
	无不快感

	4
	浊度（NTU）≤
	10

	5
	五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L）≤
	10

	6
	氨氮（mg/L）≤
	8

	7
	阴离子表面活性剂（mg/L）≤
	0.5

	8
	铁（mg/L）≤
	--

	9
	锰（mg/L）≤
	--

	10
	DO（mg/L）≥
	2.0

	11
	溶解性总固体（mg/L）≤
	1000

	12
	溶解氧/（mg/L）≤
	2.0

	13
	总氯/（mg/L）≥
	1.0（出厂），0.2b（管网末端）

	14
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）≤
	无


（3）噪声
运营期间厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表1.5-14。
表1.5-14工业企业厂界环境噪声排放标准 dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


（4）固废
一般固废：临时贮存、管理等参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）第Ⅰ类一般工业固体废物要求。
危险废物收集、暂存、转移及处置：危险废物按《国家危险废物名录（2025年版）》进行分类；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）。
尾矿属性鉴别：按照《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）执行，标准值见表1.5-15、1.5-16。
表1.5-15浸出液毒性鉴别标准值  单位：mg/L
	序号
	项目
	浸出液最高允许浓度

	1
	硒
	1

	2
	总汞
	0.1

	3
	总铅
	5

	4
	总镉
	1

	5
	总铬
	15

	6
	六价铬
	5

	7
	总铜
	100

	8
	总锌
	100

	9
	总铍
	0.02

	10
	总钡
	100

	11
	总镍
	5

	12
	总砷
	5

	13
	氟化物
	100

	14
	氰化物
	5

	15
	总银
	5



表1.5-16腐蚀性鉴别标准值
	项目
	指标
	标准

	pH
	pH≥12.5或pH≤2
	具有腐蚀性的危险废物


[bookmark: _Toc92271570][bookmark: _Toc387917993][bookmark: _Toc334630117][bookmark: _Toc389229617][bookmark: _Toc24865][bookmark: _Toc401583039][bookmark: _Toc18413][bookmark: _Toc22925][bookmark: _Toc334629831][bookmark: _Toc25814][bookmark: _Toc388600244][bookmark: _Toc7103][bookmark: _Toc11538][bookmark: _Toc26379][bookmark: _Toc29038][bookmark: _Toc11737][bookmark: _Toc12665]
一般工业固废类别判断：根据HJ557规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且pH值在6~9范围之内的一般工业固体废物为一般第I类工业固体废物；若浸出液中有一种或一种以上的特征污染物浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度或pH值在6~9范围之外的一般工业固体废物为一般第Ⅱ类工业固体废物。标注值详见表1.5-17。
表1.5-17《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值
	序号
	污染物项目
	一级排放标准

	1
	pH（无量纲）
	6~9

	2
	铜
	0.5

	3
	锌
	2.0

	4
	镉
	0.1

	5
	铅
	1.0

	6
	总铬
	1.5

	7
	六价铬
	0.5

	8
	汞
	0.05

	9
	钡
	/

	10
	镍
	1.0

	11
	砷
	0.5

	12
	硒
	/

	13
	铍
	0.005

	14
	氰化物
	0.5

	15
	氟化物
	10


[bookmark: _Toc22545]1.6评价内容及评价重点
[bookmark: _Toc232219343][bookmark: _Toc303175825][bookmark: _Toc388600245][bookmark: _Toc340486219][bookmark: _Toc234914980][bookmark: _Toc233564211][bookmark: _Toc387917994][bookmark: _Toc230774366][bookmark: _Toc334629832][bookmark: _Toc334630118][bookmark: _Toc389229618][bookmark: _Toc234899226][bookmark: _Toc233563931][bookmark: _Toc322443658][bookmark: _Toc401583040][bookmark: _Toc11825][bookmark: _Toc32008][bookmark: _Toc30454][bookmark: _Toc6100][bookmark: _Toc25894][bookmark: _Toc29003][bookmark: _Toc12045][bookmark: _Toc20905][bookmark: _Toc9065][bookmark: _Toc92271571][bookmark: _Toc388600246][bookmark: _Toc387917995][bookmark: _Toc340486220][bookmark: _Toc401583041][bookmark: _Toc389229619]1.6.1评价内容
评价工作内容见表1.6-1。
表1.6-1环境影响评价工作内容
	序号
	评价专题
	主要评价内容

	1
	总则
	评价依据、环境影响因素识别、评价等级与评价范围、评价标准、评价内容、重点、环境保护目标、评价工作程序。

	2
	项目概况
	项目基本情况、主要建设内容、生产规模及产品方案、公用工程、项目占地情况、主要生产设备、劳动定员及工作制度、主要经济技术指标。

	3
	工程分析
	矿石来源、原辅材料消耗、洗矿工艺流程、排污环节分析、物料平衡、水平衡分析、工程污染源、污染物及达标情况分析，列出污染源及污染物排放汇总表。

	4
	建设项目区域环境概况
	调查项目所在区域自然环境概况，开展区域大气、地表水、地下水、噪声、土壤环境质量现状监测与评价。

	5
	施工期环境影响分析
	分析施工期产生的废气、废水、噪声、固废对环境的影响，提出施工期污染防治措施及对策。

	6
	运营期环境影响分析
	地表水
	分析生活污水和洗矿废水回用不外排的可行及可靠性。

	
	
	地下水
	开展区域及矿区水文地质条件调查与分析，进行地下水环境影响预测，提出污染防治措施。

	
	
	噪声
	预测采取措施后的厂界噪声达标情况。

	
	
	固废
	分析各类固废处置措施的合理性。

	
	
	土壤
	分析土壤污染途径，进行土壤环境影响预测，提出污染防治措施。

	7
	环境风险
	识别项目环境风险源，对可能发生的风险进行分析，提出风险防治措施。

	8
	环境保护措施及其可行性论证
	针对主要污染源，提出确实可行的环境保护措施，并进行可行性论证。

	9
	环境经济损益分析
	对项目环境保护投资估算，分析环境、经济、社会效益。

	10
	环境管理与监测计划
	分别提出施工期、运营期环境管理要求，提出项目环境监测计划，明确竣工环境保护验收的内容与要求。

	11
	结论
	对报告各评价内容进行总结，明确项目建设的环境可行性。


[bookmark: _Toc19118][bookmark: _Toc233563929][bookmark: _Toc334630119][bookmark: _Toc230774364][bookmark: _Toc303175823][bookmark: _Toc234899224][bookmark: _Toc27609][bookmark: _Toc401583042][bookmark: _Toc234914978][bookmark: _Toc92271572][bookmark: _Toc18197][bookmark: _Toc95665280][bookmark: _Toc388600247][bookmark: _Toc340486221][bookmark: _Toc10174][bookmark: _Toc32741][bookmark: _Toc27248][bookmark: _Toc387917996][bookmark: _Toc232219341][bookmark: _Toc322443656][bookmark: _Toc233564209][bookmark: _Toc29419][bookmark: _Toc19640][bookmark: _Toc334629833][bookmark: _Toc389229620][bookmark: _Toc16039]1.6.2评价重点
通过本项目所在地环境现状调查和工程分析，确定该项目的评价重点为：
（1）工程分析；
（2）大气、地下水、土壤、环境风险环境影响评价；
（3）本次环评提出的污染防治措施可行性和可靠性分析。
[bookmark: _Toc29397][bookmark: _Toc5754][bookmark: _Toc13759][bookmark: _Toc30161][bookmark: _Toc17482][bookmark: _Toc2956][bookmark: _Toc28800][bookmark: _Toc92271573][bookmark: _Toc12877][bookmark: _Toc26213][bookmark: _Toc95665281]1.7评价时段
根据项目建设的特征，评价时段分为施工期和运营期两个时期，重点评价运营期。
[bookmark: _Toc28090][bookmark: _Toc92271574][bookmark: _Toc21219][bookmark: _Toc9828][bookmark: _Toc502][bookmark: _Toc23227][bookmark: _Toc8032][bookmark: _Toc31037][bookmark: _Toc7927][bookmark: _Toc18924][bookmark: _Toc25757]1.8环境保护目标
[bookmark: _Toc16239][bookmark: _Toc17075]1.8.1环境敏感区
本项目位于云南省华宁产业园区新庄片区（莲花塘），租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房作为建设用地，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要文物古迹和饮用水源保护区等环境敏感区。
[bookmark: _Toc13545][bookmark: _Toc4625]1.8.2环境保护目标
（1）环境空气
保护项目区及评价区环境空气质量，使其达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
（2）地表水
保护龙珠河、龙洞河水质，使其满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。
（3）地下水
地下水保护目标主要是维持区域地下水位及地下水水质，不使当地水资源利用情况发生改变，使其达到《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。
（4）声环境
保护项目区及其周边200m范围内敏感点声环境质量，使其达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类区标准。本项目200m评价范围无声环境保护目标。
（5）生态环境
保护评价范围内自然植被、野生动物资源，维护陆生生态系统完整性、稳定性和生物多样性，保护野生动物生境，保持水土。
（6）土壤环境
保护工程区及周边土壤环境质量，使土壤环境质量不低于现状，项目区土壤达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）第二类用地土壤污染风险筛选值标准，项目区外土壤环境达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）中其他类用地筛选值。
项目厂界外200m范围内无声环境保护目标。环境保护目标详见1.8-1，1.8-2。
表1.8-1环境保护目标一览表
	环境要素
	保护目标名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位及距离（m）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	

	













环境空气
	卡寨村
	2,579
	1,952
	40户，约150人
	居民区
	





















环境空气二类区
	东北3043

	
	矣那左村
	2,554
	235
	180户，约700人
	居民区
	
	东2445

	
	新城村
	2,369
	1,501
	300户，约1200人
	居民区
	
	东北2477

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	200户，约800人
	居民区
	
	东南2150

	
	路脉喜村
	1,713
	-1,713
	300户，约1200人
	居民区
	
	东南2244

	
	田房村
	1,246
	1,063
	200户，约800人
	居民区
	
	东北1457

	
	赵家坟村
	-429
	-2,269
	400户，约1600人
	居民区
	
	西南2100

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	180户，约700人
	居民区
	
	西南1704

	
	煤炭窝村
	-1,931
	-829
	200户，约800人
	居民区
	
	西南1793

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	250户，约1000人
	居民区
	
	西北2551

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	300户，约1200人
	居民区
	
	西北3353

	
	普沼村
	-3,370
	-1,904
	180户，约700人
	居民区
	
	西南3624

	
	矣那冲
	2,969
	794
	200户，约800人
	居民区
	
	东北2847

	
	下寨村
	2,860
	264
	200户，约800人
	居民区
	
	东北1424

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	50户，约200人
	居民区
	
	东北3851

	
	里合寨
	2,445
	-262
	500户，约1800人
	居民区
	
	东2322

	
	大栗树箐村
	2,312
	-2,442
	200户，约800人
	居民区
	
	东南2682

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	300户，约1200人
	居民区
	
	东北3020

	
	大平地村
	1,743
	347
	400户，约1600人
	居民区
	
	东北1603

	
	大栗树村
	1,705
	-2,301
	300户，约1200人
	居民区
	
	东南2695

	
	斗白村
	1,656
	1,312
	200户，约800人
	居民区
	
	东北1487

	
	肖寨
	1,543
	538
	400户，约1600人
	居民区
	
	东边3062

	
	白玉冲村
	1,472
	2,578
	180户，约700人
	居民区
	
	东北2621

	
	莲花塘村
	305
	-751
	200户，约800人
	居民区
	
	东南350

	
	山寨村
	234
	1,322
	250户，约1000人
	居民区
	
	东北948

	
	沙果村
	165
	-3,397
	300户，约1200人
	居民区
	
	东南3225

	
	小箐村
	-655
	3,052
	300户，约1200人
	居民区
	
	西北2953

	
	铁梗小学
	-600
	-400
	约200人
	学校区
	
	西南689

	声环境
	评价范围无声环境保护目标
	声环境2类
	/

	地表水
	龙珠河
	/
	地表水III类功能区
	东侧约1.1km

	
	龙洞河
	/
	
	东南约12km

	土壤
	耕地
	位于厂界外，厂界周边200m范围内。
	《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）
	厂区外200m范围内

	
	建设用地
	厂区内
	《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）
	厂区内

	生态
	评价范围内植被、植物资源、野生动物、生态系统稳定性、生物多样性、土地利用类型、水土保持等
	Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区
	项目区



表1.8-2地下水环境保护目标一览表
	[bookmark: _Hlk111649065]泉点/水井
	方位、距离及水力联系
	出露标高（m）
	出露层位
	功能

	GW1（小箐龙潭）
	北西侧2.64km无直接水力联系
	1791
	震旦系灯影组（Zbdn）岩溶含水层
	清洁及农灌补充水源，不作为分散式饮用水

	GW2（西北侧积水潭）
	西北侧782m,地下水下游
	1650
	二叠系（T2）裂隙含水层
	灌溉用水

	GW3（法味民井）
	西侧2.43km，无直接水力联系
	1755
	二叠系下统（P1）岩溶含水层
	清洁及农灌补充水源，不作为分散式饮用水

	GW4（莲花塘村积水塘）
	东南侧965m，地下水上游，无水力联系
	1647
	二叠系（T2）裂隙含水层
	灌溉用水

	GW5（莲花塘水井）
	东南侧1.07km，地下水上游，无水力联系
	1652
	二叠系（T2）裂隙含水层
	日常清洁补充水源，不作为分散式饮用水

	二龙戏珠水源
	东侧560m，与本项目不在同一水文地质单元，无水力联系
	1638
	二叠系下统（P1）岩溶含水层
	华宁县饮用水源

	含水层
	项目区范围
	项目区所在的三叠系中统（T2）裂隙含水层
	无


[bookmark: _Toc29757][bookmark: _Toc330395999]1.9评价工作程序
根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），项目的环境影响评价工作可分为三个阶段。即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。
项目环境影响评价工作程序见图1.9-1。






图1.9-1环境影响评价工作程序图
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[bookmark: _Toc31057][bookmark: _Toc1720]2项目概况
[bookmark: _Toc5552]2.1项目基本情况
项目名称：年加工分选90万吨磷矿石建设项目
建设单位：云南星河矿业有限公司
项目性质：新建
建设地点：云南华宁产业园区新庄片区（莲花塘）
生产规模：90万t/a
总投资及环保投资：1500万元，环保投资为292.7万元，环保投资占总投资的19.5%。
行业类别及代码：化学矿开采B1020	
环境影响评价行业类别：八、非金属矿采选业，12化学矿开采			
[bookmark: _Toc2617][bookmark: _Toc11068]2.3地理位置及周边环境关系
本项目位于云南华宁产业园区新庄片区（莲花塘），厂址中心地理坐标：东经102°56′23.680″，北纬24°14′34.659″，项目区南侧为山地，其他三面均为其他企业，项目区与园区道路相连通，项目区北面约0.5km为澄华路，交通较为便利。
项目周边环境关系图详见附图2。
[bookmark: _Toc8751]2.3建设内容及规模
本项目租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房作为建设用地。总占地面积19240m2（28.86亩），总建筑面积为16420m2。租用场地上现有1栋12m高钢架结构厂房、1栋办公用房、2栋宿舍用房、1栋食堂、1栋配电室、1间门卫室、2间浴室、2间卫生间，本项目生产厂房及办公生活设施均利用现有，厂房高度可以满足设备安装需求，对厂房未完全遮挡部分进行遮挡，对生产设备进行安装，并按照本评价提出的环保措施进行地面防渗处理以及环保设施的建设。项目设置干擦生产线1条，水洗生产线1条，项目建成后，年加工分选磷矿石90万吨，其中干擦线加工分选磷矿石45万吨/年，水洗线加工分选磷矿石45万吨/年。建设内容详见表2.3-1。




表2.3-1项目建设内容一览表
	工程类别
	工程名称
	主要建设内容
	备注

	主体工程
	干擦生产区
	1个，位于厂房南部，占地面积1320m2，钢架结构，1F，建筑面积1320m2，高度12m，设置干擦生产线1条，主要布置给料机1台、颚式破碎机2台、三层振动筛1台、皮带输送机10台
	利用现有厂房，安装设备

	
	水洗生产区
	1个，位于厂房东北部，占地面积2300m2，钢架结构，1F，建筑面积2300m2，高度12m，设置水洗生产线1条，主要布置给料机2台、泥石分离机2台、破碎机2台、洗矿机2台、振动筛3台、螺旋分级机1台、高频脱水筛2台、旋流器1台
	利用现有厂房，安装设备

	
	烘干区
	1个，位于厂房中部，占地面积为500m2，钢架结构，1F，建筑面积500m2，高度12m，用于粉矿的烘干及粉矿压球，主要布设1台热风炉、1台滚筒干燥机、1台压球机；
	利用现有厂房，安装设备

	
	尾矿浓缩区
	1个，位于水洗生产区北侧，占地面积为200m2，钢架结构，1F，建筑面积200m2，高度12m，用于尾矿浓缩，主要布设1个500m3的浓缩罐
	新建

	
	尾矿脱水区
	1个，位于水洗生产区北侧，占地面积为400m2，钢架结构，1F，建筑面积400m2，高度12m，用于浓缩后的尾矿压滤脱水，布设2台板框压滤机
	新建

	储运工程
	原矿堆放区
	1个，位于厂房东南角，干擦生产区东面，水洗生产区的南面，占地面积为2260m2，高度12m，钢架结构，1F，建筑面积2260m2，用于磷矿原矿堆放，按含泥量分区堆放，含泥量大于10%用于水洗，含泥量低于10%用于干擦。
	利用现有厂房

	
	粉矿半成品堆放区
	1个，位于厂房中部，水洗生产区的西面，占地面积为600m2，钢架结构，1F，建筑面积1200m2，高度12m，用于水洗后的半成品磷粉矿的堆放
	利用现有厂房

	
	粉矿料仓
	1个，位于烘干区北面，存储量为30t ，用于烘干后的磷粉矿的暂存
	利用现有厂房，安装设备

	
	压球粉矿堆放区
	1个，位于厂房西面，烘干区的西面，占地面积为860m2，钢架结构，1F，建筑面积860m2，高度12m，用于压球磷粉矿的堆放
	利用现有厂房

	
	粉矿堆放区
	1个，位于厂房西南面，干擦生产区的西面，占地面积为1570m2，钢架结构，1F，建筑面积1570m2，高度12m，用于干擦生产线成品磷粉矿的堆放
	利用现有厂房

	
	瓜子矿堆放区
	1个，位于厂房西北角，占地面积为1170m2，钢架结构，1F，建筑面积1170m2，高度12m，用于成品瓜子矿的堆放
	利用现有厂房

	
	块矿堆放区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	1个，位于厂房北面，瓜子矿堆放区的东面，占地面积为2240m2，钢架结构，1F，建筑面积2240m2，高度12m，用于成品块矿的堆放
	利用现有厂房

	
	原料运输
	厂区外：货运汽车运输，车辆密闭；
厂区内：除原料投料口由装载机上料，其余皆为皮带运输。
	新建

	
	成品运输
	厂区外：块矿、磷粉矿、压球磷粉矿、尾渣使用货运汽车运输，车辆密闭；
厂区内：经皮带输送至粉矿堆放区、块矿堆放区及瓜子矿堆放区。
	新建

	辅助工程
	办公用房
	1栋，位于厂区北侧，与厂区出入口相邻，占地面积为100m2，砖混结构，1F，建筑面积100m2，用于办公，设置4间办公室；
	利用现有办公用房

	
	宿舍
	2栋，位于厂区北侧，办公用房的西侧，占地面积为340m2，砖混结构，1F，建筑面积340m2，用于职工住宿，设置20间宿舍；
	利用现有宿舍用房

	
	食堂
	1栋，位于厂区北侧，办公用房南面，占地面积为80m2，砖混结构，1F，建筑面积80m2，用于员工就餐
	利用现有食堂用房

	
	配电室
	1栋，位于厂区北侧，食堂南面，占地面积为56m2，砖混结构，1F，建筑面积56m2
	利用现有用房

	
	门卫室
	1间，位于厂区出入口东侧，砖混结构，1F，占地面积为10m2
	利用现有用房

	
	浴室
	2间，位于宿舍南面，砖混结构，1F，占地面积为30m2，用于员工沐浴
	利用现有用房

	
	卫生间
	2间，位于宿舍南面，砖混结构，1F，占地面积为20m2
	新建

	公用工程
	供水
	生活用水、生产用水均由工业园区供水管网接入，新庄片区（莲花塘）水源为核桃冲水库；饮用水采用桶装水
	利用现有

	
	供电
	项目用电由园区电网接入，新庄片区内建两所35KV变电站，电源引自220kV泉乡变电站和110kV恩永变电站。
	利用现有

	
	排水
	项目采用雨污分流制，初期雨水经收集后回用于洗矿生产，不外排；洗矿废水经浓缩罐浓缩后的上清液与板框压滤机压滤水进入循环沉淀后全部回用于洗矿，不外排；生活污水经隔油池、化粪池、一体化生活污水处理站处理达标后回用于厂区降尘和绿化用水，不外排。
	利用现有

	环保工程
	



废气治理设施
	干擦生产线破碎、筛分粉尘
	3个集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001）
	新建

	
	
	水洗生产线泥石分离、破碎、筛分粉尘
	4个集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA002）
	新建

	
	
	水洗生产线烘干废气
	低氮燃烧+1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒（DA003）
	新建

	
	
	水洗生产线搅拌粉尘
	1个集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA004）
	新建

	
	
	投料粉尘
	顶棚设置喷雾降尘设施+厂房阻隔
	新建

	
	
	原矿堆放及装卸扬尘
	原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘
	新建

	
	
	干擦产品堆放及装卸粉尘
	产品分区堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；在产品装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘
	新建

	
	
	皮带输送粉尘
	皮带输送机进行封闭
	新建

	
	
	运输扬尘
	厂区道路硬化，定期清扫路面、洒水降尘、
	新建

	
	废水治理设施
	隔油池
	
1个，位于食堂旁边，容积为2m3，用于食堂含油污水的预处理
	新建

	
	
	化粪池
	1个，位于宿舍旁，容积为5m3，用于生活污水预处理
	新建

	
	
	生活污水处理站
	1个，位于宿舍旁，处理规模为3.0m3/d，处理工艺为A/O生物处理工艺，用于生活污水的处理
	新建

	
	
	中水池
	1个，位于生活污水处理站旁，容积为15m3，用于暂存生活污水处理站处理达标的中水，晴天回用于厂区洒水降尘和绿化用水
	新建

	
	
	循环水池
	1个，位于浓缩罐北侧，容积为1000m3，用于生产废水沉淀，经沉淀后回用于生产，不外排。
	新建

	
	
	事故池
	1个，位于循环水池旁，容积500m3，用于暂存事故废水
	新建

	
	
	渗滤液收集池
	1个，位于块矿、瓜子矿堆放区下游，容积5m3，用于水洗后的块矿和瓜子矿产生的渗滤液收集，经沉淀后回用于生产，不外排
	新建

	
	
	初期雨水收集池
	1个，位于厂区东面，厂区最低点，容积为400m3
	新建

	
	
	浓缩罐
	1个，位于水洗生产区北侧，容积500m3，用于尾矿浓缩
	新建

	
	固废
	危废暂存间
	1间，位于配电室旁，建筑面积10m2，用于暂存废矿物油、废油桶、含油抹布，定期委托资质单位处置，地面进行防渗处理，设置导流沟、收集池，危废暂存间门口设置危险废物警示标识；盛装容器上张贴危废标识，并进行危废台账记录，危废管理应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。
	新建

	
	
	尾矿临时堆场
	1个，位于尾矿脱水区旁，钢架结构，面积1000m2，堆存高度按5m计，用于分区暂存脱水后的尾矿，以及循环水池沉渣、渗滤液收集池沉渣、初期雨水收集池沉渣、布袋除尘器除尘灰、热风炉炉渣的暂存，经暂存后委托砖厂作为制砖的原料综合利用
	新建

	
	
	生活垃圾桶
	若干，生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运处置
	新建

	
	
	其他固废处置
	化粪池污泥、生活污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏处置，不在厂区暂存；
	

	
	噪声防治措施
	选用低噪声设备，合理布局，采取基础减震、安装消音器、厂房隔声等措施，并加强厂区绿化降噪
	新建

	
	地下水环境防治措施
	分区防渗
	重点防渗区：危废暂存间、渗滤液收集池、事故池及循环水池、尾矿浓缩区、尾矿脱水区、尾矿临时堆场，危废暂存间达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗技术要求，即1m厚黏土层，渗透系数K≤1×10-7 cm/s或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10 cm/s。其他区防渗技术要求为等效粘土防渗层 M b≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s，各类池子应采用混凝土浇灌基础上通过涂抹环氧树脂等防渗材料等方式进行防渗。
一般防渗区：生产区、原矿堆放区、成品堆放区、隔油池、化粪池、生活污水处理站、中水池、初期雨水收集池，防渗技术要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7cm/s。
简单防渗区：办公生活区及道路等区域，在平整基础上进行水泥硬化。
	新建

	
	
	地下水跟踪监测井
	本项目设置3个地下水跟踪监测点，分别为背景监测井、污染监测井1、污染监测进2。
	新建

	[bookmark: _Toc364097139][bookmark: _Toc135841321][bookmark: _Toc21501][bookmark: _Toc107921088][bookmark: _Toc8601][bookmark: _Toc337955016][bookmark: _Toc339849361]
	风险防范措施
	项目采取分区防渗；设置了1个容积为500m3事故池，用于储存事故废水，平时应处于空置状态
	新建


[bookmark: _Toc22977]2.4公用工程
2.4.1供电
项目用电由园区电网接入，可满足项目需求。新庄片区内建两所35KV变电站，电源引自220kV泉乡变电站和110kV恩永变电站。
2.4.2给水
生活供水：生活区生活用水来源于工业园区供水管网，新庄片区（莲花塘）水源为核桃冲水库；饮用水采用桶装水。
生产供水：生产用水来源于工业园区供水管网，新庄片区（莲花塘）水源为核桃冲水库。
[bookmark: _Toc107921090][bookmark: _Toc135841323]2.4.3排水
（1） 雨水
厂区采用雨污分流制，初期雨水经400m3的初期雨水收集池收集沉淀后回用于生产，不外排。
（2）生活污水
项目食堂污水经隔油池（1个，容积为2m3）预处理后与其他部分生活污水经化粪池（1个，容积5m3）处理后， 排入一体化污水处理设备（1套，处理能力为3m3/d）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路降尘标准，暂存于中水池（1个，容积15m3），晴天回用于厂区道路洒水降尘，不外排。
（3）生产废水
项目生产过程中生产废水主要为洗矿废水，洗矿废水排入浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀，沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池（容积：1000m3）沉淀后回用于洗矿，不外排。
[bookmark: _Toc21563][bookmark: _Toc340652004]2.5产品方案
项目以本地低品位磷矿石为原料，设置干擦生产线1条，水洗生产线1条，年加工分选磷矿石90万吨，其中干擦线年加工分选磷矿石45万吨/年，水洗线年加工分选磷矿石45万吨/年。
项目产品方案详见表2.5-1、表2.5-2。

表2.5-1干擦生产线产品方案一览表  单位：t/a
	产品名称
	产量（湿基）
	产量（干基）
	P2O5品位
	产率
	含水率
	备注

	合格矿/块矿（18-65mm）
	299890.34
	299290.56 
	13.72%
	66.64%
	0.2%
	

	瓜子矿（5-18mm）
	49982
	49882.04 
	13.68%
	11.11%
	0.2%
	

	粉矿（0-5mm）
	99963.99
	99764.06 
	13.20%
	22.21%
	0.2%
	

	小计
	450000
	448936.65
	/
	/
	/
	



表2.5-2水洗生产线产品方案一览表  单位：t/a
	产品名称
	产量（湿基）
	产量（干基）
	P2O5品位
	产率
	含水率
	备注

	块矿（10~30mm）
	211132.78
	185796.85
	14.99%
	45.75%
	12%
	

	瓜子矿（0.5~10mm）
	85560.67
	75293.39
	15.03%
	18.54%
	12%
	

	压球粉矿
	118189.18
	109736.52
	15.37%
	25.91%
	8%
	粉矿105223.94（干基）

	小计
	414882.63
	370826.76
	/
	/
	/
	


[bookmark: _Toc24047]2.6原辅料及能源消耗
2.6.1主要原辅料及能源用量
本工程原辅材料、能源用量及其来源见表2.6-1。
表2.6-1项目原辅材料用量及其来源
	序号
	名称
	单位
	用量
	物质形态
	最大储存量
	贮存场所
	用途
	备注

	1
	磷矿原矿
	t/a
	90万
	固态
	10000
	原料堆棚
	选矿原料
	外购低品位磷矿

	2
	沾合剂
	t/a
	4547.32
	固态
	100
	原料堆棚
	磷粉矿压球
	外购

	3
	絮凝剂
	t/a
	4.94
	固态
	1
	水洗生产区
	洗矿废水絮凝沉淀
	外购

	4
	生物质颗粒
	t   /    a
	3074.34
	固态
	120
	原料堆棚
	热风炉燃料
	外购

	5
	电
	万kWh/a
	14.36
	/
	/
	/
	生产、生活用电
	由园区电网接入

	6
	新鲜水
	m3/a
	99135
	液态
	/
	/
	生产、生活用水
	工业园区供水管网接入，水源来源于核桃冲水库



2.6.2主要原辅材料理化特性
（1）原矿成分
本次评价期间由建设单位委托昆明冶金研究院有限公司云南省有色金属及制品质量监督检验站对磷矿石的成分进行了分析，其成分详见表2.6-2，表2.6-3。
表2.6-2  水洗生产线磷矿化学成分分析结果表
	成分
	分析结果（%）

	
	H2O
	烧失量
	酸不容物
	P2O5
	CaO
	MgO
	Fe
	Al2O3

	含量
	9.72
	2.83
	57.23
	14.08
	19.83
	0.86
	1.52
	3.55

	成分
	SiO2
	F
	As
	Pb
	Zn
	Cd
	Cr
	

	含量
	52.69
	1.4
	＜0.1
	0.021
	0.024
	<0.005
	<0.005
	



表2.6-3  干擦生产线磷矿化学成分分析结果表
	成分
	分析结果（%）

	
	H2O
	烧失量
	酸不容物
	P2O5
	CaO
	MgO
	Fe
	Al2O3

	含量
	0.2
	0.19
	24.55
	13.60
	30.09
	7.00
	1.03
	1.32

	成分
	SiO2
	F
	As
	Pb
	Zn
	Cd
	Cr
	

	含量
	23.76
	1.18
	＜0.1
	0.073
	0.013
	<0.005
	<0.005
	



（2）沾合剂
根据建设单位提供的沾合剂的成分分析报告，沾合剂成分分析结果见下表。
表2.6-4  沾合剂成分分析结果
	成分元素
	百分比（%）
	备注

	淀粉
	62-75
	主要成分

	羧甲基纤维素
	23-36
	主要成分

	高岭土
	2.28-11.63
	波动较大成分



（3）生物质颗粒
项目烘干炉原料使用外购生物质燃料，根据生物质颗粒的成分分析报告，其成分分析结果见下表。

表2.6-5 生物质燃料成分分析结果
	检测项目
	百分比（%）

	全水分（Mt）
	1.8

	分析水分（Mad）
	1.57

	空干基灰分（Aad）
	2.48

	空干基挥发分（Vad）
	78.60

	焦渣特征（1~8）
	3

	空干基固定碳（FCad）
	17.35

	空干基全硫（St，ad）
	0.02

	空干基高位发热量（Qgr，ad MJ/kg）
	19.46

	收到基恒容低位发热量（Qnet，v ar MJ/kg）
	18.32

	收到基恒压低位发热量（Qnet，p ar MJ/kg）
	18.25

	空干基碳（Cad）
	46.30

	空干基氢（Had）
	5.12

	空干基氮（Nad）
	1.70



（4）絮凝剂—PAM
聚丙烯酰胺（PAM）是一种线型高分子聚合物，化学式为（C3H5NO）n。是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力，按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。聚丙烯酰胺（PAM）不溶于大多数有机溶剂，如甲醇、乙醇、丙酮、乙醚、脂肪烃和芳香烃，有少数极性有机溶剂除外，如乙酸、丙烯酸、氯乙酸、乙二醇、甘油、熔融尿素和甲酰胺。但这些有机溶剂的溶解性有限，往往需要加热，否则无多大应用价值。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。分子量的大小对溶解度影响很小，但当溶液浓度高于10%时，对于高分子量的聚合物因分子间氢原子的键合作用，可呈现出类似凝胶状的结构。高分子量溶液为假塑性流体。
为白色粉末或者小颗粒状物，密度为1.302g/cm3（23℃），玻璃化温度为153℃，软化温度210℃，一般方法干燥时含有少量的水，干时又会很快从环境中吸取水分，用冷冻干燥法分离的均聚物是白色松软的非结晶固体，但是当从溶液中沉淀并干燥后则为玻璃状部分透明的固体，完全干燥的聚丙烯酰胺PAM是脆性的白色固体，商品聚丙烯酰胺通常是在适度的条件下干燥的，一般含水量为5%~15%，浇铸在玻璃板上制备的高分子膜，则是透明、坚硬、易碎的固体
（5）润滑油
主要理化性质见下表。
表2.6-6 润滑油理化性质
	名称
	分子式
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒理性质

	润滑油
	/
	矿物基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。
健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。
危险特性：遇明火、高热可燃。
	本品可燃，具刺激性。
	LD50：无资料
LC50：无资料



[bookmark: _Toc32606]2.7主要生产设备
本项目设置干擦生产线1条，水洗生产线1条，主要生产设备详见表2.7-1。
表2.7-1 主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	水洗生产线

	1
	给料机
	/
	台
	2
	新增

	2
	泥石分离机
	GS-1280
	台
	2
	新增

	3
	颚式破碎机
	PE-7510
	台
	1
	新增

	4
	双螺旋洗矿机
	XK-2496
	台
	2
	新增

	5
	直线振动筛
	2ZKB-2460
	台
	2
	新增

	6
	螺旋分级机
	FG-2400
	台
	1
	新增

	7
	高频脱水筛
	TSG-2142
	台
	2
	新增

	8
	振动筛
	/
	台
	1
	新增

	9
	圆锥式破碎机
	SHP-460
	台
	1
	新增

	10
	旋流器
	FX-500*6
	台
	1
	新增

	11
	板框压滤机
	/
	台
	2
	新增

	12
	热风炉
	/
	台
	1
	新增

	13
	滚筒干燥机
	/
	台
	1
	新增

	14
	风机
	/
	台
	2
	新增

	15
	水泵
	D280-43×5
	台
	4
	新增

	16
	压球机
	/
	台
	1
	新增

	17
	搅拌机
	/
	台
	1
	新增

	干擦生产线

	18
	板式给料机
	GBQ80-4
	台
	1
	新增

	19
	1#颚式破碎机
	200t/h
	台
	1
	新增

	20
	2#颚式破碎机
	
	台
	1
	新增

	21
	三层振动筛
	3YK2470
	台
	1
	新增

	22
	风机
	
	台
	1
	新增

	23
	皮带输送机
	
	条
	10
	新增

	24
	地磅
	120T
	台
	1
	新增


[bookmark: _Toc8607]2.8劳动定员及工作制度
（1） 劳动定员
本项目劳动定员20人，其中，管理人员5人，工人15人。本项目提供食宿，其中有10人在厂区内食宿，其他员工提供两餐。
（2）工作制度
工作制度：本项目建设完成后，工作制度为年工作300天，每天2班，每班8小时。
[bookmark: _Toc8351]2.9项目总平面布置
项目租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房设施作为建设用地，根据生产工艺要求，结合厂区地势、地形、风向等局部气候特点，项目区内划分为办公生活区、生产区两部分。其中，办公生活区设置于项目区北侧，布置2栋1层的宿舍用房，1栋1层的办公用房，1栋1层的食堂，1栋1层配电室，配电室旁布置1间危废暂存间，食堂旁布置1个隔油池，宿舍旁设置1个化粪池、1套生活污水一体化污水处理设施和1个中水池；生产区位于厂区中南部，整个生产区及物料堆放区均采用钢架结构。根据生产工艺流程进行布局，原料堆放区布置于厂房东南角，原料堆放区北面为水洗生产区、尾矿浓缩区、尾矿脱水区、尾矿临时堆场、循环水池、事故池、初期雨水收集池，原料堆放区西面为干擦生产区，干擦生产区以北及以西均为成品堆放区，水洗生产区以西为粉矿半成品堆放区和烘干区及粉矿压球区。
项目总平面布置详见附图3。
[bookmark: _Toc419346948][bookmark: _Toc97642822][bookmark: _Toc16090][bookmark: _Toc17930]2.10项目主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标详见下表。
表2.10-1    项目主要经济技术指标
	序号
	项目
	单位
	技术经济指标

	一
	设计规模
	
	

	1.1
	处理规模
	万吨/年
	90

	1.2
	原料磷矿品位
	%
	14.08（水洗）、13.60（干擦）

	二
	产品
	
	

	水洗生产线

	2.1
	块磷矿
	t/a
	211132.78

	2.2
	块磷矿(P2O5)品位
	%
	14.99

	2.3
	瓜子矿
	t/a
	85560.67

	2.4
	瓜子矿(P2O5)品位
	%
	15.03

	2.5
	粉磷矿
	t/a
	118189.18

	2.6
	粉磷矿或压球磷粉矿(P2O5)品位
	%
	15.37

	干擦生产线

	2.7
	块磷矿
	t/a
	299890.34

	2.8
	块磷矿(P2O5)品位
	%
	13.72

	2.9
	瓜子矿
	t/a
	49982

	2.10
	瓜子矿(P2O5)品位
	%
	13.68

	2.11
	粉磷矿
	t/a
	99963.99

	2.12
	粉磷矿(P2O5)品位
	%
	13.20

	三
	选矿工艺流程
	
	

	3.1
	水洗
	
	

	3.2
	干擦
	
	

	四
	回收率
	
	

	4.1
	水洗生产线
	%
	96.78

	4.2
	干擦生产线
	%
	100

	五
	尾矿
	
	

	5.1
	尾矿量
	t/a
	44100

	5.2
	尾矿品位
	%
	4.62

	六
	占地面积
	m2
	27756

	七
	劳动定员及工作制度
	
	

	7.1
	工作制度
	
	每天2班，每班8小时

	7.2
	年工作日
	
	300d/a

	7.3
	全厂总定员
	人
	20

	八
	投资及资金筹措
	
	

	8.1
	项目总投资
	万元
	1500

	8.2
	其中：建设投资
	万元
	1344.38

	8.3
	流动资金
	万元
	155.62

	九
	投资收益
	
	

	9.1
	年投资利润率
	%
	21.37

	9.2
	年投资利税率
	%
	22.78

	9.3
	投资回收期
	年
	6.9

	9.5
	财务内部收益率
	%
	12.10

	9.6
	财务净现值
	万元
	405.66
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[bookmark: _Toc340652008][bookmark: _Toc13171][bookmark: _Toc21961]3建设项目工程分析
[bookmark: _Toc17258][bookmark: _Toc340652011]3.1选矿工艺指标
本项目设置干擦生产线1条，水洗生产线1条，年加工分选磷矿石90万吨，其中干擦线年加工分选磷矿石45万吨/年，水洗线年加工分选磷矿石45万吨/年。干擦生产线仅为破碎、筛分。水洗生产线选矿工艺技术指标见表3.1-1。根据原矿成分检测报告，原矿含水率为9.72%，工艺技术指标为折干状态下。
表3.1-1水洗生产线选矿工艺技术指标一览表
	名称
	用（产）量（t/a）
	产率（%）
	品位（%）
	回收率（%）

	
	
	
	P2O5
	Pb
	F
	P2O5
	Pb
	F

	原矿
	406260
	/
	14.08
	0.021
	1.40
	/
	/
	/

	块矿
	185796.85
	45.75
	14.99
	0.022
	1.49
	48.691
	47.91 
	48.67 

	瓜子矿
	75293.39
	18.54
	15.03
	0.022
	1.5
	19.78
	19.42 
	19.86 

	粉矿
	105223.94
	25.91
	15.37
	0.024
	1.57
	28.27
	29.60 
	29.05

	尾渣
	39799.1
	9.8
	4.62
	0.0065
	0.34
	3.22
	3.04 
	2.39 


[bookmark: _Toc30562]3.2生产工艺流程及产污节点
项目设置干擦生产线1条，水洗生产线1条，项目建成后，年加工分选磷矿石90万吨，其中干擦线年加工分选磷矿石45万吨/年，水洗线年加工分选磷矿石45万吨/年。
干擦生产线生产工艺流程及产污节点图详见图3.2-1。水洗生产线生产工艺流程及产污节点图详见图3.2-2。




图3.2-1干擦生产线生产工艺流程及产污节点图

图3.2-2水洗生产线生产工艺流程及产污节点图

[bookmark: _Toc340652012]（1）干擦生产线生产工艺流程简述
干擦生产线主要通过给料、两级破碎、一级筛分等生产工艺，将磷矿石分选为粒径不同的块矿、瓜子矿、粉矿三种产品，通过一级破碎后，被破碎的磷矿石进入三层振动筛筛分，将磷矿石筛分为粒径＜5mm的粉矿、粒径5-18mm的瓜子矿、粒径18-65mm块矿，通过皮带输送机分别运至粉矿堆放区、瓜子矿堆放区、块矿堆放区暂存；经一级破碎后粒径较大（＞65mm）的矿石经破碎机二次破碎后，返回振动筛再次筛分。
干擦生产线主要污染物为各生产工艺中产生的粉尘。原矿、产品堆放过程中会产生粉尘，通过采取原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚喷雾降尘后无组织排放；原矿、产品装卸粉尘采取顶棚设置喷雾降尘和移动式雾炮机进行喷雾降尘等措施后无组织排放；破碎、筛分的粉尘通过3个集气罩收集后，进入1套布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA001）外排。
（2）水洗生产线工艺流程简述
给料、泥石分离：本项目原料为低品位磷矿，经车辆运输至本项目原矿堆放区暂存，磷矿原矿经上料机，将原矿送入泥石分离机，经泥石分离机分离后，＜3cm的原矿进入洗矿机进行洗矿；≥3cm的原矿通过给料机进入破碎机进行破碎。
原矿堆放和装卸过程中会有粉尘产生，原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘。上料过程中会有粉尘产生，经顶棚喷雾降尘设施和厂房阻隔后无组织排放。泥石分离粉尘经集气罩收集后进入1套布袋除尘器处理，由1根15m高排气筒（DA002）外排。
破碎、筛分：经泥石分离机分离后，≥3cm的原矿经给料机输送至颚式破碎机破碎、振动筛筛分，筛分后≥3cm的矿石经圆锥式破碎机二次破碎后，返回振动筛再次筛分，＜3cm的矿石进入洗矿机进行洗矿。
给料过程中会有粉尘产生，经顶棚喷雾降尘设施和厂房阻隔后无组织排放。破碎、筛分过程中会有粉尘产生，分别经3个集气罩收集后，进入1套布袋除尘器处理，由1根15m高排气筒（DA002）外排。
洗矿、筛分：经泥石分离后＜3cm的矿石与破碎、筛分后＜3cm的矿石进入洗矿机进行洗矿，利用斜槽式螺旋洗矿机擦洗，擦洗过程中加入生产用水，水从斜槽式螺旋洗矿机上端进入，矿浆浓度为40%左右。洗矿过程中的溢流进入提水箱；经擦洗后的矿石进入双层直线振动筛筛分，双层直线振动筛筛分上层1cm~3cm的料为块矿（含水率12%左右），通过皮带传送至块矿堆放区；双层振动筛中间层筛分下的0.5mm~1cm的料为瓜子矿（含水率12%左右），通过皮带传送至瓜子矿堆放区；筛最下层筛分下的0~0.5mm的粉料及洗矿废水与洗矿溢流水一起进入双螺旋分级机。由于洗矿机加水，该过程基本无粉尘产生。
粉矿脱泥、脱水：洗矿溢流水及双层直线振动筛最下层筛分下的0~0.5mm粉料经双螺旋分级机分级后，产生溢流及返砂，其中溢流进入旋流器进行分级处理，经旋流器分级处理后产生沉砂与溢流，沉砂与返砂分别经高频脱水筛脱水后，形成含水率18%左右的粉矿，经过皮带输送机输送至粉矿半成品堆放区。旋流器分级后产生的溢流进入浓缩罐浓缩沉淀。高频脱水产生的废水进入循环水池沉淀处理后，回用于生产，不外排。
粉矿烘干：经高频脱水筛脱水后的粉矿通过一台滚筒烘干机烘干，目的是去除磷矿粉中水分，烘干至含水率为8%左右，烘干机内温度控制在200-300℃左右，烘干后送入粉矿筒仓暂存。滚筒烘干机采用生物质热风炉燃烧的高温烟气为热源进行烘干，为间接烘干，烟气不与磷矿粉直接接触。
此过程中滚筒烘干机为密闭烘干，不会产生粉尘。烘干废气主要为生物质热风炉燃烧的高温烟气，污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，烘干炉废气经1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒（DA003）外排。
粉矿搅拌、压球：粉矿和沾合剂按比例计量（磷矿粉：沾合剂为25:1）、输送至搅拌机，经搅拌后进入压球机压制成直径为30-50mm的球团，输送至压球粉矿堆放区暂存，若有次品返回搅拌机搅拌后再进行压制成型。
粉矿搅拌过程中会有粉尘产生，搅拌粉尘经集气罩收集后，进入1套布袋除尘器处理，由1根15m高排气筒（DA003）外排。经搅拌后的物料呈湿润状态，且采用密闭压球机，压球过程无粉尘产生。
尾矿浓缩、脱水：旋流器分级后的溢流中含有一部分尾矿，该部分溢流进入浓缩罐，加入絮凝剂浓缩沉淀，浓缩罐上层清液排入循环水池，经沉淀处理后回用于生产，不外排。浓缩罐底泥经板框压滤机压滤后，含水率为25%左右，进入尾矿临时堆场，尾矿外委砖厂作为制砖原料综合利用，处置率达到100%；板框压滤机废水进入循环水池，经沉淀处理后回用于生产，不外排。
[bookmark: _Toc2495][bookmark: _Toc430201363][bookmark: _Toc421915845][bookmark: _Toc430953646][bookmark: _Toc450603557][bookmark: _Toc430953854]（3）产污环节分析
项目生产过程中产污环节及主要污染物详见表3.2-1。
表3.2-1 污染物产生环节及主要污染物一览表
	类别及编号
	产污环节
	污染物
	排放规律
	排放形式
	处理措施及排放去向

	废气
	水洗生产线
	T1
	原料堆放区
	颗粒物
	间歇
	无组织
	原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘

	
	
	T2
	投料
	颗粒物
	间歇
	无组织
	顶棚设置喷雾降尘设施+厂房阻隔

	
	
	T3
	粉矿料仓
	颗粒物
	间歇
	无组织
	顶棚设置喷雾降尘设施+厂房阻隔

	
	
	G1
	泥石分离
	颗粒物
	连续
	有组织
	4个集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA002）外排

	
	
	G2
	颚式破碎机
	颗粒物
	连续
	有组织
	

	
	
	G3
	筛分
	颗粒物
	连续
	有组织
	

	
	
	G4
	圆锥破碎机
	颗粒物
	连续
	有组织
	

	
	
	G5
	生物质热风炉
	SO2、NOX、烟尘
	连续
	有组织
	1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒（DA003）外排

	
	
	G6
	搅拌粉尘
	颗粒物
	连续
	有组织
	1个集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA004）外排

	
	干擦生产线
	T1
	原料堆放区
	颗粒物
	间歇
	无组织
	原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘

	
	
	T2
	投料
	颗粒物
	间歇
	无组织
	顶棚设置喷雾降尘设施+厂房阻隔

	
	
	T3
	产品堆放区
	颗粒物
	间歇
	无组织
	产品堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；在产品装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘

	
	
	G1
	1#颚式破碎机
	颗粒物
	连续
	有组织
	3个集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001）外排

	
	
	G2
	筛分
	颗粒物
	连续
	有组织
	

	
	
	G3
	2#颚式破碎机
	颗粒物
	连续
	有组织
	

	
	生活区
	T
	食堂油烟
	油烟
	间歇
	有组织
	经1套油烟净化器净化后排放

	废水
	W1
	浓缩罐
	SS
	连续
	不外排
	洗矿废水经浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀后，上清液和下层尾矿经板框压滤机压滤后产生的压滤水，均进入循环水池（容积：1000m3）二级淀后回用于洗矿，不外排

	
	W2
	板框压滤机
	SS
	连续
	不外排
	

	
	W4
	高频脱水筛
	SS
	连续
	不外排
	

	
	W3
	块矿/瓜子矿堆放区
	SS
	间歇
	不外排
	收集于渗滤液收集池（容积：5m3），经沉淀后回用于生产，不外排

	
	W5
	初期雨水
	SS
	间歇
	不外放
	厂区采用雨污分流制，初期雨水经400m3的初期雨水收集池收集沉淀后回用于洗矿生产，不外排。

	
	W6
	生活污水
	pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、粪大肠菌群
	间歇
	不外排
	项目食堂污水经隔油池（1 个，容积为2m3）预处理后与其他部分生活污水经化粪池（1 个，容积 5m3）处理后， 排入一体化污水处理设备（1 套，处理能力为 3m3/d）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路降尘标准， 暂存于中水池（1 个，容积 15m3），晴天回用于厂区洒水降尘和绿化用水，不外排。

	噪声
	N
	设备噪声
	等效连续A声级
	间歇
	-
	采用低噪声设备，隔声、减震，四周加强绿化

	固废
	S1
	尾矿
	
	
	暂存于尾矿临时堆场，经暂存后委托砖厂作为制砖的原料综合利用

	
	S2
	热风炉炉渣
	--
	--
	

	
	S3
	循环水池沉渣
	--
	--
	

	
	S4
	渗滤液收集池沉渣
	--
	--
	

	
	S5
	布袋除尘器除尘灰
	--
	--
	

	
	S6
	初期雨水收集池沉渣
	--
	--
	

	
	S7
	废包装物
	--
	--
	统一收集后作为废品外售

	
	S8
	袋式除尘器废布袋
	--
	--
	废布袋经收集后暂存于尾渣临时堆棚，交由厂家回收处理。

	
	S9
	废润滑油
	--
	--
	统一收集后暂存于危废暂存间，委托资质单位处置

	
	S10
	废油桶
	--
	--
	统一收集后暂存于危废暂存间，委托资质单位处置

	
	S11
	含油抹布
	--
	--
	统一收集后暂存于危废暂存间，委托资质单位处置

	
	S12
	生活垃圾
	--
	--
	统一收集后委托环卫部门清运处置

	
	S13
	厨余垃圾
	--
	--
	委托有餐厨废弃物及废弃油脂处理资质的单位进行清运、处置

	
	S14
	一体化污水处理设施污泥
	--
	--
	统一收集后委托环卫部门清运处置

	
	S15
	化粪池污泥
	
	
	统一收集后委托环卫部门清运处置



[bookmark: _Toc10894]3.3项目关心平衡
3.3.1.物料平衡
本项目物料平衡详见表3.3-1。





表3.3-1  物料平衡一览表（烘干前）
	投入
	产出

	物料名称
	湿重（t/a）
	含水率
	折干（t/a）
	物料名称
	湿重（t/a）
	含水率
	折干（t/a）

	干擦生产线

	磷矿原矿
	450000
	0.2%
	449100
	干擦生产线
	块矿
	299890.34
	0.20%
	299290.56 

	
	
	
	
	
	
	瓜子矿
	49982
	0.20%
	49882.04 

	
	
	
	
	
	
	粉矿
	99963.99
	0.20%
	99764.06 

	
	
	
	
	
	
	粉尘（有组织、无组织、收尘灰）
	163.67
	0.20%
	163.34 

	
	
	
	
	
	水洗生产线
	块矿
	211134.65
	12%
	185796.85

	
	
	
	
	
	
	瓜子矿
	85561.45
	12%
	75293.39

	水洗生产线
	磷矿原矿
	450000
	9.72%
	406260
	
	粉矿
	128326.14
	18%
	105223.94

	
	
	
	
	
	
	尾渣
	53068.71
	25%
	39799.1

	
	
	
	
	
	
	粉尘（有组织、无组织、收尘灰）
	162.57
	9.72%
	146.77

	合计
	855360
	合计
	855360



表3.3-2  全厂物料平衡一览表（含烘干、压球）
	投入
	产出

	物料名称
	湿重（t/a）
	含水率
	折干（t/a）
	物料名称
	湿重（t/a）
	含水率
	折干（t/a）

	
磷矿原矿


	450000
	0.2%
	449100
	干擦生产线
	块矿
	299890.34
	0.20%
	299290.56 

	
	
	
	
	
	瓜子矿
	49982
	0.20%
	49882.04 

	
	450000
	9.72%
	406260
	
	粉矿
	99963.99
	0.20%
	99764.06 

	沾合剂
	/
	/
	4547.32
	
	粉尘（有组织、无组织、收尘灰）
	163.67
	0.20%
	163.34 

	
	
	
	
	水洗生产线
	块矿
	211134.65
	12%
	185796.85

	
	
	
	
	
	瓜子矿
	85561.45
	12%
	75293.39

	
	
	
	
	
	压球粉矿
	118189.18
	8%
	109736.52

	
	
	
	
	
	尾渣
	53068.71
	25%
	39799.1

	
	
	
	
	
	粉尘（有组织、无组织、收尘灰）
	200.99
	9.72%
	181.45

	合计
	859907.32
	合计
	859907.32


3.3.2元素平衡
根据昆明冶金研究院有限公司云南省有色金属及制品质量监督检验站对本项目磷矿石的成分检测报告，As、Cd、Cr等有毒有害元素均低于检出下限，本次评价对磷矿主要元素磷元素以及F、Pb等有毒有害元素进行元素平衡分析，As按照检出限进行元素平衡分析。
（1）磷元素平衡
表3.3-2  P2O5平衡一览表    单位：t/a
	投入（干基）
	产出（干基）

	物料名称
	物料投入量
	P2O5含量
	P2O5投入量
	物料名称
	物料产出量
	P2O5含量
	P2O5产出量

	磷矿原矿
	449100
	13.60%
	61077.60 
	干擦生产线
	块矿
	299290.56 
	13.72%
	41062.66 

	
	
	
	
	
	瓜子矿
	49882.04 
	13.68%
	6823.86 

	
	
	
	
	
	粉矿
	99764.06 
	13.20%
	13168.86 

	
	406260
	14.08%
	57201.41 
	
	粉尘（有组织、无组织、收尘灰）
	163.34 
	13.60%
	22.21 

	
	
	
	
	水洗生产线
	块矿
	185796.85
	14.99%
	27850.95

	
	
	
	
	
	瓜子矿
	75293.39
	15.03%
	11316.60

	
	
	
	
	
	粉矿
	105223.94
	15.37%
	16172.92

	
	
	
	
	
	尾渣
	39799.1
	4.62%
	1840.28

	
	
	
	
	
	粉尘（有组织、无组织、收尘灰）
	146.77
	14.08%
	20.67

	合计
	118279.01 
	合计
	118279.01 










表3.3-3  P元素平衡一览表    单位：t/a
	投入（干基）
	产出（干基）

	物料名称
	P2O5投入量
	P含量
	P投入量
	物料名称
	P2O5产出量
	P含量
	P产出量

	磷矿原矿
	61077.60 
	43.66%
	26666.48 
	干擦生产线
	块矿
	41062.66 
	43.66%
	17927.96 

	
	
	
	
	
	瓜子矿
	6823.86 
	43.66%
	2979.30 

	
	
	
	
	
	粉矿
	13168.86 
	43.66%
	5749.52 

	
	57201.41 
	
	24974.14 
	
	粉尘（有组织、无组织、收尘灰）
	22.21 
	43.66%
	9.70 

	
	
	
	
	水洗生产线
	块矿
	27850.95
	43.66%
	12159.72

	
	
	
	
	
	瓜子矿
	11316.60
	43.66%
	4940.83

	
	
	
	
	
	粉矿
	16172.92
	43.66%
	7061.10

	
	
	
	
	
	尾渣
	1840.28
	43.66%
	803.47

	
	
	
	
	
	粉尘（有组织、无组织、收尘灰）
	20.67
	43.66%
	9.02

	合计
	51640.62 
	合计
	51640.62 



（2）氟元素平衡
表3.3-4氟元素平衡一览表    单位：t/a
	投入（干基）
	产出（干基）

	物料名称
	物料投入量
	F含量
	F投入量
	物料名称
	物料产出量
	F含量
	F产出量

	磷矿原矿
	449100
	1.18%
	5299.38
	干擦生产线
	块矿
	299290.56 
	1.18%
	3531.63 

	
	
	
	
	
	瓜子矿
	49882.04 
	1.18%
	588.61 

	
	
	
	
	
	粉矿
	99764.06 
	1.18%
	1177.22 

	
	406260
	1.4%
	5687.64
	
	粉尘（有组织、无组织、收尘灰）
	163.34 
	1.18%
	1.93 

	
	
	
	
	水洗生产线
	块矿
	185796.85
	1.49%
	2768.37

	
	
	
	
	
	瓜子矿
	75293.39
	1.5%
	1129.40

	
	
	
	
	
	粉矿
	105223.94
	1.57%
	1652.02

	
	
	
	
	
	尾渣
	39799.1
	0.34%
	135.80

	
	
	
	
	
	粉尘（有组织、无组织、收尘灰）
	146.77
	1.4%
	2.06

	合计
	10987.02
	合计
	10987.02



（3）铅元素平衡
表3.3-5 铅元素平衡一览表    单位：t/a
	投入（干基）
	产出（干基）

	物料名称
	物料投入量
	Pb含量
	Pb投入量
	物料名称
	物料产出量
	Pb含量
	Pb产出量

	磷矿原矿
	449100
	0.073%
	327.84 
	干擦生产线
	块矿
	299290.56 
	0.073%
	218.48 

	
	
	
	
	
	瓜子矿
	49882.04 
	0.073%
	36.41 

	
	
	
	
	
	粉矿
	99764.06 
	0.073%
	72.83 

	
	406260
	0.021%
	85.31 
	
	粉尘（有组织、无组织、收尘灰）
	163.34 
	0.073%
	0.12 

	
	
	
	
	水洗生产线
	块矿
	185796.85
	0.022%
	40.88

	
	
	
	
	
	瓜子矿
	75293.39
	0.022%
	16.56

	
	
	
	
	
	粉矿
	105223.94
	0.024%
	25.25

	
	
	
	
	
	尾渣
	39799.1
	0.0065%
	2.59

	
	
	
	
	
	粉尘（有组织、无组织、收尘灰）
	146.77
	0.021%
	0.031

	合计
	413.16 
	合计
	413.16



（4） 砷元素平衡
根据成分检测报告，As元素低于检出下限，本次评价As按照检出限进行元素平衡分析。
表3.3-6 砷元素平衡一览表    单位：t/a
	投入（干基）
	产出（干基）

	物料名称
	物料投入量
	As含量
	As投入量
	物料名称
	物料产出量
	As含量
	As产出量

	磷矿原矿
	449100
	0.1%
	449.1
	干擦生产线
	块矿
	299290.56 
	0.10%
	299.29 

	
	
	
	
	
	瓜子矿
	49882.04 
	0.10%
	49.88 

	
	
	
	
	
	粉矿
	99764.06 
	0.10%
	99.76 

	
	406260
	0.1%
	406.26
	
	粉尘（有组织、无组织、收尘灰）
	163.34 
	0.10%
	0.16 

	
	
	
	
	水洗生产线
	块矿
	185796.85
	0.10%
	185.80 

	
	
	
	
	
	瓜子矿
	75293.39
	0.10%
	75.29 

	
	
	
	
	
	粉矿
	105223.94
	0.10%
	105.22 

	
	
	
	
	
	尾渣
	39799.1
	0.10%
	39.80 

	
	
	
	
	
	粉尘（有组织、无组织、收尘灰）
	146.77
	0.10%
	0.15 

	合计
	855.36
	合计
	855.36



3.3.3水量平衡
（1）供水水源
生活供水：生活区生活用水来源于工业园区供水管网，新庄片区（莲花塘）水源为核桃冲水库；饮用水采用桶装水。
生产供水：生产用水来源于工业园区供水管网，新庄片区（莲花塘）水源为核桃冲水库。
（2）用水量
项目用水主要为选矿用水、降尘用水、生活用水。
①选矿用水
本项目水洗生产线处理规模为45万t/a，1500t/d，根据昆明冶金研究院有限公司云南省有色金属及制品质量监督检验站对磷矿石的成分分析，本项目磷矿原矿含水率为9.72%，则由磷矿原矿带入水量为145.8m3/d。
磷矿经上料机进入泥石分离机，经泥石分离机分离后，＜3cm的原矿（约35%，525t/d）进入洗矿机进行洗矿；≥3cm的原矿（约65%，975t/d）进行破碎、筛分；筛分后＜3cm的原矿（约90%，877.5t/d）进入洗矿机进行洗矿；筛分后≥3cm的原矿（约10%，97.5t/d）再次破碎、筛分带。给料、泥石分离、破碎、筛分过程中，均不添加生产用水，洗矿环节加入生产用水，使矿浆浓度为40%左右，则洗矿机需补充水量为1885.5m3/d，其中，回用水量为1679.44m3/d，新水量为206.06m3/d。洗矿后，进入直线筛筛分，溢流和粉矿进入双螺旋分级机分级，分级后产生溢流及返砂，其中溢流进入旋流器分级处理，经旋流器分级处理后产生沉砂与溢流，旋流器分级工序的沉砂（含水率约40%）与双螺旋分级机分级工序的返砂（含水率约40%）分别经高频脱水筛脱水后，形成含水率18%左右的粉矿，其中反砂产生的粉矿占粉矿总量的70%，沉砂产生的粉矿占粉矿总量的30%。
生产过程部分水损耗，损耗水量为157.08m3/d；部分水由产品和尾矿带走，根据物料平衡，水洗生产线块矿产量211134.65t/a，703.78t/d，含水率12%；瓜子矿85561.45t/a，285.20t/d，含水率12%；粉矿128326.14t/a，427.75t/d，含水率18%；尾矿53068.71t/a，176.90t/d，含水率25%。则块矿带走84.45m3/d，瓜子矿带走34.22m3/d，粉矿带走76.995m3/d，尾矿带走44.23m3/d。剩余的水进入洗矿废水，其中粉矿高频脱水筛脱水排入循环水池，沉淀后回用于选矿；旋流器溢流排入浓缩罐，浓缩沉淀后的上清液和底泥经板框压滤后的压滤水排入循环水池；洗矿废水量为1634.33m3/d，490299m3/a，经循环水池沉淀后上清液回用于生产，不外排。
项目洗矿用水量详见表3.3-7。

表3.3-7项目选矿用水量平衡表  单位m3/d
	工段
	原料带入
	新水补充
	回用水量
	损耗
	带走

	给料、泥石分离
	145.8
	0
	0
	2.92
	≥3cm矿石带走进入破碎、筛分工序92.87

	
	
	
	
	
	＜3cm矿石带走进入洗矿工序50.01

	洗矿、直线筛筛分工序
	139.2
	251.17
	1634.33
	43.74
	块矿带走84.45

	
	
	
	
	
	瓜子矿带走34.22

	
	
	
	
	
	溢流带走进入双螺旋分级工序1659.29

	
	
	
	
	
	0~0.5mm粉料带走进入双螺旋分级工序203

	破碎筛分
	92.87
	0
	0
	3.68
	＜3cm带走进入洗矿、直线筛筛分工序89.19

	双螺旋分级机分级
	1862.29
	0
	0
	37.25
	溢流带走1682.94

	
	
	
	
	
	返砂带走142.1

	旋流器分级
	1682.94
	0
	0
	33.66
	溢流带走1588.38

	
	
	
	
	
	沉砂带走60.9

	粉矿高频脱水
	203
	0
	0
	4.06
	粉矿带走76.995

	
	
	
	
	
	进入循环水池121.95

	尾矿浓缩、脱水
	1588.38
	0
	0
	31.77
	尾矿带走44.23

	
	
	
	
	
	进入循环水池1512.38

	合计
	5714.48
	251.17
	1634.33
	157.08
	7442.90


注：表中带入量+新水补充量+回用量=损耗量+带走量。


②原矿堆放区降尘用水
项目原矿堆放区面积为2260m2，原矿堆放区上方设置喷雾降尘系统，喷雾用水量为0.6m3/1000m2•h，按每日喷雾16h计算，原料堆放区降尘用水量为21.7m3/d，6508m3/a，此工序的用水主要通过蒸发及产品带走，无废水产生。
③产品堆放区降尘用水
项目粉矿堆放区面积为1570m2，瓜子矿堆放区面积为1170m2，块矿堆放区面积为2240m2，产品堆放区总面积为4980m2，产品堆放区上方设置喷雾降尘系统，喷雾用水量为0.6m3/1000m2•h，按每日喷雾16h计算，产品堆放区降尘用水量为47.81m3/d，14342.4m3/a。此工序的用水主要通过蒸发及产品带走，无废水产生。
④装卸降尘用水
原料卸料及干擦生产线产品装车过程中会产生粉尘，装卸过程中采用雾炮机进行降尘，原矿装卸和干擦生产线产品装卸总量1350000t/a，4500t/d，抑尘喷雾用水量按每千吨需1m3水计，喷雾用水量为4.5m3/d，1350m3/a。此工序的用水主要通过蒸发及产品带走，无废水产生。
⑤厂区道路降尘用水
厂区道路硬化区总面积约为2100m2 ，降尘用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中广场浇洒用水标准，按 2L/m2·次计，每天洒水 4次，晴天道路洒水量为 16.8m3/d ，雨季为5~10月，共155天，旱季为11~4月份，共210天，则项目非雨天道路硬化区清扫用水量为 3528m3/a。降尘洒水全部蒸发损耗，无废水产生。
⑥生活用水
本项目劳动定员20人，约10人在厂区内食宿，其他员工提供两餐。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中，住宿员工用水量按120L/人·d计，非住宿员工用水量按照50L/人.d计，年工作300d，则生活用水量为1.7m3/d，510m3/a。
（2） 废水量
项目废水主要为洗矿废水、块矿堆场及瓜子矿堆场渗滤水、生活污水。
①洗矿废水
本项目水洗生产线处理规模为45万t/a，1500t/d，本项目磷矿原矿含水率为9.72%，则由磷矿原矿带入水量为145.8m3/d。给料、泥石分离、破碎、筛分过程中，均不添加生产用水，洗矿环节加入生产用水，使矿浆浓度为40%左右，则洗矿机需补充水量为1885.5m3/d，其中，回用水量为1646.2m3/d，新水量为239.3m3/d。生产过程部分水损耗，损耗水量为157.08m3/d；部分水由产品和尾矿带走，块矿带走84.45m3/d，瓜子矿带走34.22m3/d，粉矿带走76.995m3/d，尾矿带走44.23m3/d。剩余的水进入洗矿废水，其中粉矿经高频脱水筛脱水排入循环水池，沉淀后回用于选矿；旋流器溢流排入浓缩罐，浓缩沉淀后的上清液和沉淀底泥经板框压滤后的压滤水排入循环水池；洗矿废水量为1634.33m3/d，490299m3/a，经循环水池（1个，容积为1000m3），沉淀后上清液回用于生产，不外排。
②生活污水
本次劳动定员20人，生活用水量为1.7m3/d，510m3/a。生活污水产污系数按80%计，则生活污水产生量1.36m3/d，408m3/a。项目食堂污水经隔油池（1个，容积为2m3）预处理后与其他部分生活污水经化粪池（1个，容积5m3）处理后， 排入一体化污水处理设备（1套，处理能力为3m3/d）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路降尘标准，暂存于中水池（1个，容积15m3），晴天回用于厂区道路洒水降尘，不外排。
③块矿堆场及瓜子矿堆场渗滤水
本项目块矿及瓜子矿含水率较高，堆存于成品堆场中时，会有渗滤液产生，类比同类项目，渗滤液产生量为1%左右，本项目块矿及瓜子矿带走水量为118.67m3/d，则渗滤液产生量为11.87m3/d、3561m3/a。本次评价要求在瓜子矿、块矿堆场下方设置一个5m3的渗滤液收集池，产生渗滤液水经渗滤液收集池收集后，泵至循环水池，回用于生产，不外排。
④初期雨水
项目运营期间如果遇到雨季，会产生初期雨水。初期雨水冲刷项目区会产生高浊度地表径流，夹带大量泥沙。本次评价降雨强度公式参照玉溪市暴雨强度公式计算：


式中：P—设计降雨重现期2a，
t—降雨历时，s（取前30min）。
采用《室外排水设计规范》雨水排放量计算公式为：


式中：Q—雨水流量，L/s；
Ψ—径流系数，经验数值为0.9（按地面硬化后考虑）；
q—设计暴雨强度，L/s.hm2；
F—汇水面积，m2（项目占地19240m2）；
根据计算，本项目前15min初期雨水的量为309.88m3。考虑1.2的安全系数，则初期雨水收集池容积设置应不小于371.87m3，本次评价要求在厂区最低点设置一个400m3初期雨水收集池，池内部安装液位控制器自动启停装置（设置为中水位开启和低水位停止），降雨时雨水经雨水沟收集排入初期雨水收集池，在达到2/3水位时，初期雨水经收集沉淀后回用于生产，后期雨水可直接外排。
本项目用排水情况详见表3.3-8。水平衡分析水平衡图见图3.3-1及3.3-2。
表3.3-8 项目用排水情况一览表
	用水项目
	用水量m3/d
	用水量m3/a
	产污系数
	废水产生量m3/d
	废水产生量m3/a
	排放量（m3/a）

	
	新鲜水量
	回用水量
	新鲜水量
	回用水量
	
	
	
	

	生活用水
	食堂用水
	0.4
	0
	120
	0
	0.8
	0.32
	96
	0

	
	洗舆用水
	1.3
	0
	390
	0
	0.8
	1.04
	312
	0

	生产用水
	洗矿用水
	239.3
	1646.2
	71790
	493860
	/
	1634.33
	490299
	0

	降尘用水
	原矿堆放区降尘用水
	21.7
	0
	6510
	0
	/
	0
	0
	0

	
	装卸降尘用水
	4.5
	0
	1350
	0
	/
	0
	0
	0

	
	产品堆放区降尘用水
	47.81
	0
	14343
	0
	/
	0
	0
	0

	
	道路降尘用水
	15.44
	1.36
	4632
	408
	/
	0
	0
	0

	块矿、瓜子矿堆放区渗滤液
	0
	0
	0
	0
	/
	11.87
	3561
	0

	合计
	330.45
	1647.56
	99135
	494268
	/
	1647.56
	494268
	0


[bookmark: _Toc95665314][bookmark: _Toc293][bookmark: _Toc96867162]
（3） 水量平衡图
项目水量平衡图见图3.3-1及3.3-2。
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图3.3-1 非雨天水平衡图    单位：m3/d



	     图3.3-2 雨天水平衡图         单位：m3/d
[bookmark: _Toc29633]3.4施工期污染源强核算
[bookmark: _Toc340652013]3.4.1施工期主要建设内容
本项目租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房作为建设用地。本项目生产厂房及办公生活设施均利用现有，主要对磷矿破碎、筛分、水洗等生产设备进行安装和环保工程的建设。
[bookmark: _Toc10407]3.4.2施工组织
（1）施工“三场”及施工材料
工程建设不设置砂石料场、取土场，施工材料均合法外购，不涉及土石方施工，不专门设置弃渣场。
（2）施工交通
项目位于工业园区，本项目施工期可利用区域现有道路作为施工进场道路。
（3）施工营地布置
施工量小，不设置施工营地，卫生间依托厂区现有卫生间。
（4）施工时间及施工人数
本项目施工期为2个月，施工人数约为10人。
（5）施工用水、用电
施工用水由园区给水管网上接入；施工用电由园区电网接入。
3.4.3施工期污染影响因素分析及源强核算
（1）施工期废气污染源分析
施工期大气污染主要来自施工机械和运输工具产生的废气。
①施工扬尘
施工过程中由于施工物料、装卸及运输等会产生施工扬尘，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织的形式排放。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘主要是露天堆放一些物料及裸露的施工区表层浮尘在刮风的情况下产生；动力起尘主要是在物料装卸、汽车运输等过程中因外力作用使空气中有大量悬浮颗粒存在而产生。物料、土石方堆放、运输过程中进行覆盖，施工场地经常洒水降尘，避免大风天气施工，可有效减少无组织废气排放。
②机械燃油尾气
主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，燃油废气主要含烯烃类有机物、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等污染物质。该类废气以无组织间歇方式排放，通过采取加强施工机械设备维护保养、保证其良好运转状态以及限速、限载等措施减少燃油废气的排放。
③焊接废气
施工设备使用过程中会产生切割、焊接废气，为无组织排放，由于项目厂区空旷，焊接废气通过自然扩散对周边环境影响较小；切割粉尘粒径、密度较大，很快会沉降。
（2）施工期废水污染源分析
    项目施工废水主要为施工废水以及施工人员生活污水。
①施工废水
施工废水主要为施工器械的清洗废水，产生量约2.0m³/d，废水中主要污染物为SS，施工废水经收集沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排。
②生活污水
项目不在施工场地设置施工营地，依托厂区原有的旱厕，生活污水主要为洗手废水，污染物主要为SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TP。高峰时施工人员约为10人，施工人员生活用水量按50L/人•d计算，则生活用水量为0.5m³/d，生活污水产生量按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.4m³/d，收集沉淀后回用于施工洒水降尘，不外排。
（3）施工期固体废物污染源分析
施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾。
①生活垃圾
本项目高峰期施工人员约10人，项目施工期生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，施工期生活垃圾产生量为5kg/d。施工过程中，生活垃圾统一收集后，并入厂区生活垃圾清运、处置。
 ②建筑垃圾
本项目施工过程中会产生少量建筑垃圾，建筑垃圾采取分类收集、分类处置的措施，其中可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的按照当地住建部门的要求妥善处理。
（4）施工期噪声污染源分析

施工期噪声主要来源于运输车辆、施工机械，噪声源约为80—90dB（A）。各施工阶段的主要噪声声源及声级见表3.4-1。
表3.4-1  建筑施工机械噪声声源强度  单位：dB（A）
	序号
	施工机械
	测量声级
	测量距离（m）

	1
	装载机
	80
	1

	2
	中型载重车
	80
	1

	3
	电锯
	90
	1

	4
	电钻
	90
	1

	5
	切割机
	85
	1

	6
	木工刨
	85
	1

	7
	电焊机
	85
	1

	8
	挖掘机
	90
	1

	9
	起重机
	80
	1



[bookmark: _Toc16437]3.5运营期污染源强核算
3.5.1废气污染源分析
本项目设置干擦生产线1条，水洗生产线1条，项目建成后，年加工分选磷矿石90万吨，其中干擦线加工分选磷矿石45万吨/年，水洗线加工分选磷矿石45万吨/年。干擦生产线废气主要为原料及产品堆放粉尘、原料及产品装卸粉尘、给料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、运输扬尘。水洗生产线废气主要为原料堆放粉尘、原料装卸粉尘、给料粉尘、泥石分离粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、烘干废气、运输扬尘。
3.5.1.1有组织废气
    （1）干擦生产线破碎、筛分粉尘DA001
干擦生产线破碎、筛分废气经集气罩收集后引至 1 套布袋除尘器处理后由 15m高排气筒（DA001）排放。
干擦生产线破碎、筛分过程中会产生粉尘，项目采用一级破碎，一级筛分，仅有约10%不合格产品需要二次破碎、筛分。根据查询，本行业无源强核算技术指南、排污许可证核发技术规范，经查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1020 化学矿开采行业系数手册”，无本项目工艺产污系数，因此，本项目计算采用《逸散性工业粉尘控制技术》推荐系数核算。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，矿石一级破碎和筛选产生逸散尘的排放因子为0.25kg/t（破碎料），二级破碎和筛选产生逸散尘的排放因子为0.75kg/t（破碎料）。不合格产品二次破碎筛分产尘系数按0.75 kg/t（破碎料）计，干擦生产线处理磷矿约45万t/a，约10%不合格产品需要二次破碎、筛分，则需二次破碎筛分的量约为4.5万t/a，则一级破碎筛分粉尘产生量约为112.5t/a，二次破碎筛分粉尘产生量约为33.75 t/a，破碎、筛分粉尘产生总量为约146.25t/a，30.47kg/h。项目在破碎设备及筛分机上方设置集气罩对逸散粉尘进行捕集，破碎、筛分过程产生的粉尘经管道引入1套布袋除尘器处理，处理后最终通过高15m的排气筒（DA001）排放。根据《环境工程统计手册》，集气罩对粉尘捕集率一般在50%～99%，本项目集气罩为半封闭集气罩，集气罩罩口面积不小于设备投影面积，根据《袋式除尘器工程通用技术规范》（HJ2020-2012），半封闭罩捕集效率不低于95%。本项目取捕集率90%计算，袋式除尘器的除尘效率按99%计，本次评价要求项目建设过程中应委托有资质的环保工程单位对集气罩、除尘器进行设计、施工，以保证集气效率达到90%，除尘效率达到99%。工作时间为4800h/a，风机风量为20000Nm3/h，则DA001粉尘有组织排放量约为1.32t/a，0.27 kg/h，排放浓度为约13.71mg/m3。
（2）水洗生产线泥石分离、破碎、筛分废气DA002
水洗生产线泥石分离、破碎、筛分废气经集气罩收集后引至 1 套布袋除尘器处理后由 15m高排气筒（DA002）排放。
泥石分离废气：水洗生产线原矿采用泥石分离机分离，经泥石分离机分离后，＜3cm的原矿（约35%）进入洗矿机进行洗矿；≥3cm的原矿（约65%）进入破碎机进行破碎。在分离过程中会产生粉尘。根据查阅，本项目类别国家未发布排污许可证申请与核发技术规范，《污染源强核算技术指南》《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1020 化学矿开采行业系数手册”未找到核算依据，本项目泥石分离粉尘计算参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘源的排放因子中的筛选、运输和搬运工段的排放因子0.15kg/t（搬运料），本项目泥石分离量约为45万t/a，则泥石分离粉尘产生量约为67.5t/a，14.06kg/h。项目在泥石分离设备上方设置集气罩对逸散粉尘进行捕集，泥石分离过程产生的粉尘经管道引入1套布袋除尘器处理，处理后最终通过高15m的排气筒（DA002）排放。袋式除尘器的除尘效率按99%计，根据《环境工程统计手册》，集气罩对粉尘捕集率一般在50%～99%，本项目集气罩为半封闭集气罩，集气罩罩口面积不小于设备投影面积，根据《袋式除尘器工程通用技术规范》（HJ2020-2012），半封闭罩捕集效率不低于95%。本项目取捕集率90%计算，本次评价要求项目建设过程中应委托有资质的环保工程单位对集气罩、除尘器进行设计、施工，以保证集气效率达到90%，除尘效率达到99%。工作时间为4800h/a，则被集气罩捕集的粉尘量约为60.75t/a，泥石分离粉尘有组织排放量约为0.61t/a，0.13 kg/h。
破碎、筛分废气：经泥石分离后粒径≥3cm的原矿（约65%）进入破碎、筛分工段，约10%不合格产品需要二次破碎、筛分，破碎、筛分过程中会产生粉尘，根据查询，本行业无源强核算技术指南、排污许可证核发技术规范，经查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1020 化学矿开采行业系数手册”，无本项目工艺产污系数，因此，本项目计算采用《逸散性工业粉尘控制技术》推荐系数核算。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，矿石一级破碎和筛选产生逸散尘的排放因子为0.25kg/t（破碎料），二级破碎和筛选产生逸散尘的排放因子为0.75kg/t（破碎料）。不合格产品二次破碎筛分产尘系数按0.75 kg/t（破碎料）计，水洗生产线处理磷矿45万t/a，约65%进入破碎、筛分工段，则进入破碎筛分的量约为29.25万t/a，约10%不合格产品需要二次破碎、筛分，需二次破碎筛分的量约为2.925万t/a，则一级破碎筛分粉尘产生量约为73.13t/a，二次破碎筛分粉尘产生量约为21.94 t/a，破碎、筛分粉尘产生总量约为95.07t/a，19.81kg/h。项目在破碎设备及筛分机上方设置集气罩对逸散粉尘进行捕集，破碎、筛分过程产生的粉尘经管道引入1套布袋除尘器处理，处理后最终通过高15m的排气筒（DA002）排放。袋式除尘器的除尘效率按99%计，根据《环境工程统计手册》，集气罩对粉尘捕集率一般在50%～99%，本项目集气罩为半封闭集气罩，集气罩罩口面积不小于设备投影面积，根据《袋式除尘器工程通用技术规范》（HJ2020-2012），半封闭罩捕集效率不低于95%。本项目取捕集率90%计算，本次评价要求项目建设过程中应委托有资质的环保工程单位对集气罩、除尘器进行设计、施工，以保证集气效率达到90%，除尘效率达到99%。工作时间为4800h/a，则被集气罩捕集的粉尘量约为85.56t/a，破碎筛分粉尘有组织排放量约为0.86t/a，0.18 kg/h。
综上，水洗生产线泥石分离、破碎、筛分废气经集气罩收集后引至 1 套布袋除尘器处理后由 15m高排气筒（DA002）排放。泥石分离、破碎、筛分粉尘产生总量为162.57t/a，33.86kg/h，袋式除尘器的除尘效率按99%计，集气效率按90%计，工作时间为4800h/a，风机风量为20000Nm3/h，则DA002粉尘有组织排放量约为1.46t/a，0.31 kg/h，排放浓度为约15.24mg/m3。
（3）烘干废气DA003
经高频脱水筛脱水后的粉矿通过一台滚筒烘干机烘干，滚筒烘干机采用生物质热风炉燃烧的高温烟气为热源进行烘干，为间接烘干，烟气不与磷矿粉直接接触。该工艺的原料经水洗、脱水后含水率较高，上料过程中无粉尘产生，烘干后的粉尘经密闭管道输送至矿粉仓。此过程中滚筒烘干机为密闭烘干，不会产生粉尘。烘干废气主要为生物质热风炉燃烧的高温烟气，污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，烘干炉废气经低氮燃烧+1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒（DA003）外排。
根据水平衡分析，项目将磷矿粉含水率由18%烘干至8%，烘干的水分为42.775t/d，12832.5t/a，水的比容是4.2kj/kg℃；1大卡=4200焦耳。则：1吨水从10℃-100℃需要的热能需要热能为4.2kj/kg.℃×1000kg×（100-10）℃=9万大卡。常压下1kg水汽化到蒸汽需要吸收的热能为2263.8kj，100℃的1吨水变成蒸汽需要的热能为2263.8kj/kg×1000kg=2263800kj=54万大卡。总体所需热能为：9万大卡+54万大卡=63万大卡。根据本项目生物质成分表，本项目生物质收到基发热量为18.32MJ/kg（1MJ=239.234大卡），理论将12832.5t/a水变成蒸汽需要约1844.6t/a生物质。考虑到热量损失及生物质燃烧效率等客观因素影响，根据经验值，本项目按40%的热损失估算，则烘干需要生物质3074.34吨。
经查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1020 化学矿开采行业系数手册”，无本项目工艺产污系数，颗粒物、SO2、NOX的产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告 2021 年第 24 号）“工业源产排污核算方法和系数手册”中“4430 锅炉产排污量核算系数手册”的生物质锅炉产污系数，计算热风炉废气中颗粒物、SO2、NOX的产污系数，项目生物质颗粒燃烧废气颗粒物、SO2、NOX的产污产污情况见下表：

表3.5-1 生物质烘干烟气产生情况一览表
	原料名称
	工艺名称
	污染物指标
	系数单位
	产污系数
	成型生物质用量
(t/a)
	产生量
(t/a)
	产生速率
(kg/h)
	产生浓度
(mg/m3)

	生物质燃料
	层燃炉
	颗粒物
	kg/t－原料
	0.5
	3074.34
	1.54 
	0.32 
	21.35 

	
	
	SO2
	kg/t－原料
	17S①
	
	1.05 
	0.22 
	14.52 

	
	
	NOx
	kg/t－原料
	1.02
	
	3.14 
	0.65 
	43.55 

	注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1，根据生物质成分分析，本项目S=0.02。




烘干炉废气经低氮燃烧+1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒（DA003）外排。旋风除尘器（去除率70%）+布袋除尘器（去除率99%）处理后除尘效率按99.7%计，低氮燃烧技术对NOX去除效率按30%计，工作时间为4800h/a，风机风量为15000m3/h，则粉尘排放量为0.005t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.06mg/m3；SO2排放量为1.05t/a，排放速率为0.22kg/h，排放浓度为14.52mg/m3；则NOX排放量为2.2t/a，排放速率为0.46kg/h，排放浓度为30.49mg/m3。

烘干废气中是否含有氟化物的判定：经高频脱水筛脱水后的粉矿通过一台滚筒烘干机烘干，目的是去除磷矿粉中水分，烘干至含水率为8%左右，烘干机内温度控制在200-300℃左右，根据原矿成分检测报告，项目水洗生产线的磷矿粉中含氟量为1.4%，根据元素平衡，进入尾渣中含氟量为0.34%，原料中氟化物来源是氟磷灰石（化学式Ca5 F(PO4)3），根据《辽宁工程技术大学学报》 第22卷第2期氟磷灰石高温热分解特性与机理介绍：氟磷灰石类矿物热分解过程中氟的析出是一个十分复杂的物理、化学过程，由于氟析出的化学反应历程和反应中间产物的复杂性，试图通过建立每个基元反应的动力学方程来反映整个氟析出的反应动力学过程是十分困难的。根据 Garcia-Labiano 的观点，不考虑氟磷灰石类矿物中氟赋存形态和氟析出反应中间产物的差异，认为氟磷灰石类矿物中氟析出过程是由氟磷灰石类矿物中初始的固相氟直接转化为最终产物气相氟的过程，本文首次在固定床反应器上采用气态氟化物直接吸收方法对氟磷灰石类矿物的高温热分解特性进行了系统的实验与机理研究。实验采用气态氟化物直接吸收分析方法，分析氟磷灰石高温热分解特性，大气条件下加热温度和时间对氟析出的影响实验结果。从图3.4-1可以看出随加热温度的提高，氟析出率呈抛物线形式上升， 起始氟析出温度在715℃左右。本项目烘干机内温度控制在200-300℃左右，不会有氟化物析出。
[image: ]
图3.4-1 加热温度对氟析出的影响

（4）水洗生产线搅拌粉尘DA004
项目烘干后的粉矿和沾合剂按比例计量、输送至搅拌机，经搅拌后进入压球机压制成压球粉矿，粉矿搅拌过程中会有粉尘产生，根据查阅，本项目类别国家未发布排污许可证申请与核发技术规范，《污染源强核算技术指南》《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1020 化学矿开采行业系数手册”未找到核算依据，项目参照工艺相似的《3024轻质建筑材料制品制造行业》中工段的产排污系数来进行核算，根据查询，物料搅拌混合工段产污系数为0.325kg/t-产品，项目磷矿粉：沾合剂配比为25:1，项目烘干后粉矿量约为11.37万t/a，则加入沾合剂约4548t/a，由于磷粉矿含水率约8%，搅拌过程中不加入水。产品量约为11.82万t/a，搅拌过程中粉尘产生量约为38.42t/a，产生速率约8kg/h。项目在搅拌机上方设置集气罩对逸散粉尘进行捕集，搅拌过程产生的粉尘经管道引入1套布袋除尘器处理，处理后最终通过高15m的排气筒（DA004）排放，袋式除尘器的除尘效率按99%计，根据《环境工程统计手册》，集气罩对粉尘捕集率一般在50%～99%，本项目集气罩为半封闭集气罩，集气罩罩口面积不小于设备投影面积，根据《袋式除尘器工程通用技术规范》（HJ2020-2012），半封闭罩捕集效率不低于95%。本项目取捕集率90%计算，本次评价要求项目建设过程中应委托有资质的环保工程单位对集气罩、除尘器进行设计、施工，以保证集气效率达到90%，除尘效率达到99%。工作时间为4800h/a，风机风量为3000Nm3/h，则被集气罩捕集的粉尘量约为34.58t/a，则DA004粉尘有组织排放量约为0.35t/a，0.072 kg/h，排放浓度为约24mg/m3。











项目有组织废气产排情况详见表3.5-2。
表3.5-2 项目有组织废气产排情况一览表
	排气筒编号
	污染源名称
	污染物名称
	核算方法
	排气量
Nm3/h
	排放形式
	产生情况
	治理措施
	排放状况
	执行标准
	达标情况
	核算排放时间

	
	
	
	
	
	
	产生量
t/a
	产生速率kg/h
	收集效率
	处理措施及效率
	是否为可行技术
	排放量
t/a
	排放速率
kg/h
	排放浓度mg/Nm3
	浓度限值mg/m3
	排放速率限值
	标准名称
	
	

	DA001

	干擦生产线破碎、筛分
	颗粒物
	产排污系数法
	20000
	有组织排放
	146.25
	30.47
	
90%

	3个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒高空排放，处理效率99%
	是
	1.32
	0.27
	13.71
	120
	1.75
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	达标

	4800h/a

	DA002
	水洗生产线泥石分离、破碎、筛分
	颗粒物
	产排污系数法
	20000
	有组织排放
	162.57
	33.86
	90%
	4个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒高空排放，处理效率99%
	是
	1.46
	0.31 
	15.24
	120
	1.75
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	达标
	4800h/a

	DA003
	水洗生产线烘干
	颗粒物
	产排污系数法
	15000
	有组织排放
	1.54
	0.32
	100%
	低氮燃烧+1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒外排，颗粒物去除效率99.7%，氮氧化物去除效率30%
	是
	0.005
	0.001
	0.06
	200
	/
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“干燥炉、窑”二级标准
	达标
	4800h/a

	
	
	二氧化硫
	
	15000
	
	1.05
	0.22
	100%
	
	是
	1.05
	0.22
	14.52
	550
	2.6
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	达标
	4800h/a

	
	
	氮氧化物
	
	15000
	
	3.14
	0.65
	100%
	
	是
	2.20
	0.46
	30.49
	240
	0.77
	
	达标
	4800h/a

	DA004
	水洗生产线搅拌
	颗粒物
	产排污系数法
	3000
	有组织排放
	38.42
	8
	90%
	1个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒高空排放，处理效率99%
	是
	0.35
	0.072
	24
	120
	1.75
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	达标
	4800h/a



3.5.1.2无组织废气
（1） 干擦生产线破碎、筛分无组织粉尘
项目干擦生产线破碎、筛分粉尘产生总量为约146.25t/a，30.47kg/h。项目破碎、筛分过程产生的粉尘经集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理，处理后最终通过高15m的排气筒（DA001）排放。集气效率按90%计，工作时间为4800h/a，则有10%的粉尘呈无组织排放，无组织粉尘产生量为14.63t/a，3.05kg/h。厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施，抑尘效率为90%，则干擦生产线破碎筛分无组织粉尘排放量为1.46 t/a，0.305 kg/h。
（2）水洗生产线泥石分离无组织粉尘
项目水洗生产线泥石分离粉尘产生量为约67.5t/a，14.06kg/h。项目水洗生产线泥石分离过程产生的粉尘经集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理，处理后最终通过高15m的排气筒（DA002）排放。集气效率按90%计，工作时间为4800h/a，则有10%的粉尘呈无组织排放，无组织粉尘产生量为6.75t/a，1.41kg/h。厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施，抑尘效率为90%，则水洗生产线泥石分离无组织粉尘排放量为0.675t/a，0.141kg/h。
（3）水洗生产线破碎、筛分无组织粉尘
项目水洗生产线破碎、筛分粉尘产生总量为约95.07t/a，19.81kg/h。项目水洗生产线破碎、筛分过程产生的粉尘经集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理，处理后最终通过高15m的排气筒（DA002）排放。集气效率按90%计，工作时间为4800h/a，则有10%的粉尘呈无组织排放，无组织粉尘产生量为9.51t/a，1.98kg/h。厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施，抑尘效率为90%，则水洗生产线破碎筛分无组织粉尘排放量为0.951t/a，0.198 kg/h。
（4）水洗生产线搅拌无组织粉尘
项目水洗生产线搅拌过程中粉尘产生量约为38.42t/a，产生速率约8kg/h。项目在搅拌机上方设置集气罩对逸散粉尘进行捕集，搅拌过程产生的粉尘经管道引入1套布袋除尘器处理，处理后最终通过高15m的排气筒（DA004）排放，集气效率按90%计，工作时间为4800h/a，则有10%的粉尘呈无组织排放，无组织产生量约为3.84t/a，0.8 kg/h。厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施，抑尘效率为90%，则水洗生产线搅拌无组织粉尘排放量为0.384t/a，0.08 kg/h。

（5）原矿、产品堆存粉尘
本项目钢架结构厂房内设置原矿堆放区和产品堆放区，对原矿和产品分区堆存，原矿和产品堆放过程中会有扬尘产生。
本次采用西安干堆扬尘计算公式进行估算：
Q＝4.23×10-4×U4.9×S
式中：Q—堆场起尘量，mg/s；
U—平均风速，m/s，按华宁年平均风速2.1m/s；
S—堆场面积，m2。
表3.5-3 物料堆放产尘情况一览表
	贮存
场所
	面积（m2）
	起尘量
	降尘措施
	治理效率
	排放量

	
	
	mg/s
	kg/h
	t/a
	
	
	kg/h
	t/a

	原矿堆放区
	2260
	36.25
	0.13
	0.93
	堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；
	90%
	0.026
	0.19

	块矿堆放区
	2240
	35.92
	0.13
	0.93
	
	
	0.026
	0.19

	瓜子矿堆放区
	1170
	18.76
	0.067
	0.49
	
	
	0.014
	0.097

	粉矿堆放区
	1570
	25.18
	0.091
	0.65
	
	
	0.018
	0.13

	合计
	7240
	11613
	0.42
	3.01
	/
	/
	0.084
	0.60



（6）厂内运输扬尘
本项目采用汽车运输原矿、产品及尾渣进出厂区，运输过程中会产生一定量的扬尘。厂区路面为混凝土硬化道路，定期清扫并洒水降尘，运输车辆进行遮盖。汽车扬尘量采用经验公式计算：
[image: ]
式中：Q y —交通运输起尘量，kg/km•辆；
Q t —运输途中起尘量，kg/a；
V—车辆行驶速度，km/h；
P—路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2，取0.1 kg/m2 ； 
M—车辆载重，t/辆；
L—运输距离，Km；
Q—运输量，t/a。
表3.5-4 项目运输扬尘计算参数一览表
	类别
	路面状况（kg/m2）
	运输距离（km）
	自卸汽车参数
	运输量（t/a）
	车次（次/a）
	运输速度（km/h）

	
	
	
	载重（t）
	空车重（t）
	
	载重
	空车
	载重
	空车

	原矿
	0.1
	0.116
	40
	10
	90万
	30000
	30000
	10
	20

	产品及尾渣
	0.1
	0.116
	40
	10
	92.82万
	30942
	30942
	10
	20



表3.5-5  项目运输扬尘产排情况一览表
	情况
	产生量
	抑尘效率
	排放量

	
	kg/km·辆
	t/a
	
	t/a 
	kg/h

	原矿运输
	1.282
	4.46
	70%
	1.34
	0.28

	产品及尾渣运输
	1.282
	4.60
	
	1.38
	0.29

	空车
	1.041
	7.36
	
	2.21
	0.46

	合计
	/
	16.42
	
	4.93
	1.03



经计算，运输扬尘产生量为16.42t/a，本项目对运输道路进行定期清扫、洒水降尘，起尘量减少约70%，则运输扬尘排放量4.93t/a，1.03kg/h。

（7）装卸扬尘

物料在装卸过程中与地面发生碰撞，会产生一定量的粉尘。装卸过程中落料粉尘量按照秦皇岛码头装卸起尘量公式计算：
[image: ]
式中：Q------装卸扬尘，mg/s；
      U------风速，m/s，按华宁年平均风速2.1m/s；
      W------物料含水率，%；9.72%；
      H------物料落差，m；取0.5m。
根据上式进行计算，本项目在装卸过程中粉尘起尘量为1541.06mg/s，本项目装卸扬尘主要来自原矿装卸和干擦生产线产品装卸扬尘，装卸总量1350000t/a，每吨装卸时间为5s，则总装卸时间为8750000s（1875h），则装卸粉尘产生速率为5.55kg/h，产生量为10.41t/a。在装卸过程中在半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；在装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘，无组织装卸粉尘可以减少90%左右，则装卸粉尘排放量为1.04t/a，0.56kg/h。
（8）给料粉尘
本项目由自卸车将物料倒入给料口，给料过程中会产生粉尘，给料过程中产生的粉尘量与矿石的含水率、粒径等有关，本项目原矿含水率9.72%，含水率较高，原矿石粒径较大，本项目拟采用彩钢瓦对给料口进行半封闭，顶棚设置喷雾降尘设施，给料时喷雾降尘，给料过程产尘量较少，在车间内呈无组织排放。
（9）皮带输送及落料口粉尘
本项目产品通过皮带输送至产品堆料区，干擦生产线输送和落料过程中会有粉尘产生，参照《逸散性工业粉尘控制技术》和类比同类项目，石粉产尘系数按0.02kg/t计，瓜子石和公厘石产尘系数按0.01 kg/t计，公分石和五八石按照0.005 kg/t计，本项目生产粉矿10万t/a，瓜子矿5万t/a，块矿30万t/a，则项目干擦生产线皮带输送转运粉尘产生量为4t/a，0.83 kg/h。本项目将皮带输送机全线封闭，落料口设置在半封闭的钢结构产品堆料区内，顶棚设置喷雾降尘设施，粉尘产生量能减少90%粉尘，则项目干擦生产线皮带输送转运粉尘排放量为0.4t/a，0.083 kg/h。
（10）食堂油烟
本项目厨房设一个灶，使用清洁能源电能或天然气，工作日为20名员工提供两餐。食用油用量按0.03kg/人·d计，则消耗油量为0.6kg/d。每天烹饪时间按4小时计，油烟的产生量按耗油量的3%计，则食堂油烟产生量为0.0045kg/h，0.0054t/a。厨房设置一套吸油烟机，净化效率达60%，风量为3000 m³/h，油烟经油烟净化器净化后排放浓度为0.6mg/m³，排放量为0.00216t/a，0.0018 kg/h。
表3.5-6 无组织废气排放情况一览表
	产污环节
	污染物
	产生情况
	无组织排放情况

	
	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	排放量t/a
	排放速率kg/h

	干擦生产线破碎、筛分无组织粉尘
	颗粒物
	14.63
	3.05
	1.463
	0.305

	水洗生产线泥石分离无组织粉尘
	颗粒物
	6.75
	1.41
	0.675
	0.141

	水洗生产线破碎、筛分无组织粉尘
	颗粒物
	9.51
	1.98
	0.951
	0.198

	水洗生产线搅拌粉尘
	颗粒物
	3.84
	0.8
	0.384
	0.08

	原矿、产品堆存粉尘

	颗粒物
	3.01
	0.42
	0.301
	0.042

	装卸粉尘
	颗粒物
	10.41
	5.55
	1.04
	0.56

	厂内运输扬尘
	颗粒物
	16.42
	3.42
	4.93
	1.03

	皮带输送及落料口粉尘
	颗粒物
	4
	0.83
	0.4
	0.083

	上料
	颗粒物
	少量
	少量
	少量
	少量

	食堂油烟
	油烟
	0.0054
	0.0045
	0.00216
	0.0018



    3.5.1.3废气非正常排放
本项目的事故排放情况主要考虑袋式除尘器出现故障造成的非正常排放。出现故障时均以净化效率为90%计，则非正常排放量核算详见下表3.5-7。
表3.5-7  非正常排放量核实表
	排放口编号
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度/（mg/m3）
	非正常排放速率/（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对措施

	DA001
	干擦生产线袋式除尘器装置出现故障，治理效率下降至95%
	颗粒物
	137.12
	2.74
	1
	1
	加强维护，一旦出现非正常排放，
停止生产，进行抢修

	DA002
	水洗生产线袋式除尘器装置出现故障，治理效率下降至95%
	颗粒物
	152.37
	3.05
	1
	1
	加强维护，一旦出现非正常排放，
停止生产，进行抢修

	DA003
	水洗生产线“旋风+袋式除尘器”治理效率下降至95%
	颗粒物
	1.07
	0.016
	1
	1
	加强维护，一旦出现非正常排放，
停止生产，进行抢修

	
	热风炉低氮燃烧治理效率下降至0
	氮氧化物
	43.55
	0.65
	1
	1
	加强维护，一旦出现非正常排放，
停止生产，进行抢修

	DA004
	水洗生产线袋式除尘器装置出现故障，治理效率下降至95%
	颗粒物
	120
	0.36
	1
	1
	加强维护，一旦出现非正常排放，
停止生产，进行抢修



3.5.2废水污染源分析
本项目废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为洗矿废水及块矿、瓜子矿堆场渗滤液，生产废水经循环水池沉淀后循环使用不外排；生活污水经隔油池、化粪池、污水处理站处理达标后，回用于厂区道路洒水降尘，不外排。本项目废水产排情况如下：
（1）洗矿废水
①洗矿废水产排情况
本项目水洗生产线处理规模为45万t/a，1500t/d，本项目磷矿原矿含水率为9.72%，则由磷矿原矿带入水量为145.8m3/d。给料、泥石分离、破碎、筛分过程中，均不添加生产用水，洗矿环节加入生产用水，使矿浆浓度为40%左右，则洗矿机需补充水量为1885.5m3/d，其中，回用水量为1646.2m3/d，新水量为239.3m3/d。生产过程部分水损耗，损耗水量为157.08m3/d；部分水由产品和尾矿带走，块矿带走84.45m3/d，瓜子矿带走34.22m3/d，粉矿带走76.995m3/d，尾矿带走44.23m3/d。剩余的水进入洗矿废水，洗矿废水量为1634.33m3/d，490299m3/a，洗矿废水排入浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀，沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池（容积：1000m3）沉淀后回用于洗矿，不外排。
②洗矿废水水质情况
项目还未建设运行，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）推荐方式，采取类比法确定洗矿废水，选取与本项目规模、原料及工艺基本相似的华宁长新新型建材有限公司洗矿废水的监测结果进行类比分析，华宁长新新型建材有限公司《智能调控磷矿石生产项目》生产规模为90万t/a，原料为华宁县境内低品位磷矿，生产工艺为水洗，具有可类比性。华宁长新新型建材有限公司托云南环绿环境监测技术有限公司分别于2024年8月12日以及2024年10月28日~10月30对洗矿废水进行监测，废水监测结果见下表。
表3.5-8 洗矿废水未进浓缩罐前水质监测结果 单位：mg/L
	送样样品名称
	项目试运营产生的含尾矿废水（未进深锥浓密桶之前）

	样品状态
	黑、浑浊、微臭
	黑、浑浊、微臭
	黑、浑浊、微臭

	样品编号
	20241028014-1
	20241028014-2
	20241028014-3

	pH值（无量纲）
	8.1
	8.1
	8.1

	悬浮物
	823
	817
	820

	化学需氧量
	17
	17
	18

	石油类
	0.58
	0.58
	0.58

	氨氮
	0.144
	0.142
	0.140 

	铜
	0.04L
	0.04L
	0.04L

	锌
	0.014
	0.015
	0.016

	铬
	0.03L
	0.03L
	0.03L

	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	铁
	0.09
	0.09
	0.09

	锰
	0.07
	0.08
	0.08

	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	氟化物
	1.15
	1.17
	1.19

	汞
	0.00046
	0.00049
	0.00049

	镉
	0.05L
	0.05L
	0.05L

	砷
	0.0022
	0.0022
	0.0022

	铅
	0.1L
	0.1L
	0.1L

	总磷
	0.03
	0.03
	0.03

	备注
	1、磷酸盐以总磷计；
2、“最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限。



表3.5-9  循环水池废水水质监测结果  单位：mg/L
	送样样品名称
	现有洗矿实验产生的废水-1
	现有洗矿实验产生的废水-2
	现有洗矿实验产生的废水-3

	样品状态
	[bookmark: OLE_LINK1]微黄、微浑、无味
	微黄、微浑、无味
	微黄、微浑、无味

	样品编号
	20240812010-2
	20240812010-3
	20240812010-4

	悬浮物
	23
	24
	22

	pH值（无量纲）
	7.6
	7.6
	7.7

	化学需氧量
	19
	20
	18

	石油类
	0.16
	0.15
	0.15

	氨氮
	1.06
	1.08
	1.10

	铜
	0.04L
	0.04L
	0.04L

	铬
	0.03L
	0.03L
	0.03L

	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	锌
	0.012
	0.011
	0.011

	锰
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	铁
	0.06
	0.06
	0.06

	硫化物
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	氟化物
	0.21
	0.20
	0.22

	汞
	0.00041
	0.00040
	0.00040

	镉
	0.05L
	0.05L
	0.05L

	砷
	0.0008
	0.0008
	0.0008

	铅
	0.1L
	0.1L
	0.1L

	总磷
	0.01
	0.01
	0.01

	备注
	1、磷酸盐以总磷计；
2、“最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限。



（2）块矿堆场及瓜子矿堆场渗滤水
本项目块矿及瓜子矿含水率较高，堆存于成品堆场中时，会有渗滤液产生，类比同类项目，渗滤液产生量为1%左右，本项目块矿及瓜子矿带走水量为118.67m3/d，则渗滤液产生量为11.87m3/d、3561m3/a。本次评价要求在瓜子矿、块矿堆场下方设置一个5m3的渗滤液收集池，产生渗滤液水经渗滤液收集池收集后，泵至循环水池，沉淀后回用于生产，不外排。
（3）生活污水
本项目劳动定员20人，约10人在厂区内食宿，其他员工提供两餐。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2026）中，住宿员工用水量按120L/人·d计，非住宿员工用水量按照50L/人.d计，年工作300d，则生活用水量为1.7m3/d，510m3/a。
生活污水产污系数按80%计，则生活污水产生量1.36m3/d，408m3/a。污水中主要污染物为SS、BOD5、CODcr、NH3-N等，类比同类项目，生活污水中的各污染物浓度为CODcr：350mg/L、BOD5：150mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：7mg/L、SS：250mg/L、动植物油：35mg/L。
项目食堂污水经隔油池（1个，容积为2m3）预处理后与其他部分生活污水经化粪池（1个，容积5m3）处理后， 排入一体化污水处理设备（1套，处理能力为3m3/d）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路降尘标准，暂存于中水池（1个，容积15m3），晴天回用于厂区道路洒水降尘，不外排。
（4）初期雨水
本项目原料、产品均分区堆放于厂房内，不露天堆放，但本项目存在降尘污染，因此，根据导则要求，对初期雨水进行核算。
根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）中初期污染雨水主要是污染区域降雨初期产生的雨水，宜取一次降雨初期15min~30min雨量或降雨初期20mm~30mm厚度的雨量。本评价考虑对前15min初期雨水进行收集。
根据《给水排水技术手册》，初期雨水径流量计算采用如下公式：


式中：
Q—雨水流量，L/s；
Ψ—径流系数，0.4~0.9，α值取0.9（各种屋面、混凝土路面、沥青路面）；
q—设计暴雨强度，L/s·hm2；
F—汇水面积，m2；项目占地面积为19240m2。
玉溪市暴雨强度计算公式：


式中：
P—设计降雨重现期1a；
t—降雨历时（取15min）。
按照上述公式计算，项目区的暴雨强度为178.96L/s•hm2。项目占地面积为1.9240hm2，则初期雨水流量为344.32L/s，本次评价考虑对暴雨条件下前15min的雨水进行收集，根据计算，本项目前15min初期雨水的量为309.88m3。考虑1.2的安全系数，则初期雨水收集池容积设置应不小于371.87m3，本次评价要求在厂区最低点设置一个400m3初期雨水收集池，池内部安装液位控制器自动启停装置（设置为中水位开启和低水位停止），降雨时雨水经雨水沟收集排入初期雨水收集池，在达到2/3水位时，初期雨水经收集沉淀后回用于生产，后期雨水可直接外排。按照玉溪实际情况考虑，雨季为5~10月，共155天，旱季为11~4月份，共210天，因此项目初期雨水量为48031.4m3/a。











废水污染物产排情况详见表3.5-10。
表3.5-10 废水污染物产排情况一览表
	

污染源
	

污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况
	排放口基本情况

	
	
	产生废水量(m3/a)
	产生浓度 (mg/L)
	产生量 (t/a)
	
处理能力及处理工艺
	
效率（%）
	是否为可行技术
	排放废
水量
(m3/a)
	
排放浓度(mg/L)
	排放量 (t/a)
	排放方式
	排放去向
	编号及名称
	类型
	地理坐标

	生活污水
	CODcr
	408
	350
	0.14
	项目食堂污水经隔油池（1个，容积为2m3）预处理后与其他部分生活污水经化粪池（1个，容积5m3）处理后， 排入一体化污水处理设备（1套，处理能力为3m3/d）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路降尘标准，暂存于中水池（1个，容积15m3），晴天回用于厂区道路洒水降尘，不外排。
	95%
	是
	0
	0
	0
	不外排，回用于厂区道路洒水降尘
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	
	150
	0.061
	
	95%
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	SS
	
	250
	0.10
	
	90%
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	NH3-N
	
	30
	0.012
	
	70%
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	TP
	
	7
	0.0029
	
	70%
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	动植物油
	
	80
	0.033
	
	80%
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	洗矿废水及块矿、瓜子矿渗滤水
	CODcr
	494268
	17.33
	8.57
	洗矿废水排入浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀，沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池（容积：1000m3）沉淀后回用于洗矿，不外排。
	/
	/
	0
	0
	0
	不外排，回用于选矿生产
	/
	/
	/
	/

	
	氟化物
	
	1.17
	0.59
	
	/
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	SS
	
	820
	405.30
	
	/
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	NH3-N
	
	0.142
	0.07
	
	/
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	TP
	
	0.03
	0.015
	
	/
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	砷
	
	0.0022
	0.0011
	
	/
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	汞
	
	0.00048
	0.00024
	
	/
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	

	初期雨水
	SS
	309.88m3/次，48031.4m3/a
	200
	9.6
	在厂区最低点设置一个400m3初期雨水收集池，初期雨水经收集沉淀后回用于生产
	70%
	/
	0
	0
	0
	不外排，回用于选矿生产
	/
	/
	/
	/



3.5.3固废污染源分析
项目运行期的固废主要为一般固废和危险废物。一般固废包括尾渣、除尘器收尘灰、热风炉炉渣、循环水池沉渣、渗滤液沉渣、初期雨水收集池沉渣、废包装物、一体化污水处理设施污泥、化粪池污泥、生活垃圾、厨余垃圾；危险主要包括、废润滑油、废油桶、含油抹布。
一般固废
（1） 尾渣、循环水池沉渣、渗滤液沉渣
  项目选矿过程中，洗矿废水经旋流器分级后，溢流进入浓缩罐，加入絮凝剂PAM混凝沉淀，沉淀后的底泥进入板框压滤机脱水，尾渣暂存于尾渣临时堆场。沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池，沉淀过程中会有少量沉渣产生，循环水池沉渣定期清掏，经板框压滤机脱水后，暂存于尾渣临时堆场。经洗矿后瓜子矿和块矿堆放过程中会有渗滤液产生，经渗滤液收集池沉淀后会有沉渣产生，渗滤液收集池定期清掏，经板框压滤机脱水后，暂存于尾渣临时堆场。经板框压滤机脱水后尾渣含水率约25%，产生量为53068.71t/a，39799.1t/a（干基）；尾渣经暂存后委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
①尾矿管理要求
建设单位在运营过程中应严格按照《尾矿污染环境防治管理办法》（部令第26号）要求设置尾矿管理台账，在尾矿环境管理台账中如实记录生产运营中产生尾矿的种类、数量、流向、贮存、综合利用等信息；尾矿环境管理台账保存期限不得少于五年。同时，建设单位在每年1月31日之前通过全国固体废物污染环境防治信息平台填报上一年度产生的相关信息。
②尾矿属性
本项目还未建成运行，根据《污染源源强核算技术指南 准则》 （HJ884-2018）推荐方式，采取类比法确定尾渣属性，本次评价类比华宁长新新型建材有限公司尾渣属性鉴别结果，本项目与华宁长新新型建材有限公司原料、生产工艺相似，具有可类比性。长新新型建材有限公司委托云南环绿环境监测技术有限公司于2024年8月12日取实验尾矿样，对尾矿进行了腐蚀性鉴别和浸出毒性实验，其监测结果如下：





表3.5-10尾矿腐蚀性监测结果表
	检测指标
	监测点
	GB5085.1-2007《危险废物鉴别标准、腐蚀性鉴别》
	GB8978-1996《污水综合排放标准》（mg/L）
	评价结果

	
	尾矿
	
	
	

	pH
	8.31
	pH值≥12.5或pH值≤2.0时，属于危废
	6-9
	尾矿不属于腐蚀性危废




根据《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）判定尾渣不具有腐蚀性。
表3.5-11尾矿浸出毒性监测结果一览表（硫酸硝酸法）单位：mg/L
	测点

日期

项目
	尾矿
	《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）
	鉴别结果

	
	2024.8.12
	
	

	铜
	0.01L
	100
	未超过

	锌
	0.02
	100
	未超过

	镉
	0.01L
	1
	未超过

	铅
	0.03L
	5
	未超过

	总铬
	0.02L
	15
	未超过

	六价铬
	0.004L
	5
	未超过

	汞
	0.00002L
	0.1
	未超过

	铍
	0.004L
	0.02
	未超过

	钡
	0.06L
	100
	未超过

	镍
	0.02L
	5
	未超过

	总银
	0.01L
	---
	未超过

	砷
	0.0001L
	5
	未超过

	硒
	0.00026
	1.0
	未超过

	氟化物
	0.728
	100
	未超过

	氰化物
	0.0001L
	5
	未超过



根据《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）和《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中浓度限值要求，尾渣浸出毒性和腐蚀性鉴别实验浸出液指标测定结果未超过标准限值，判定尾渣不是具有浸出毒性和腐蚀性特征的危险废物，属一般固废。






表3.5-12 尾矿浸出毒性监测结果一览表（水平振荡法） 单位：mg/L
	测点

日期
项目
	尾矿
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（mg/L）
	鉴别结果

	
	2024.8.12
	
	

	铜
	0.04L
	0.5
	未超过

	锌
	0.009L
	2.0
	未超过

	镉
	0.05L
	0.1
	未超过

	铅
	0.1L
	1.0
	未超过

	铬
	0.03L
	1.5
	未超过

	六价铬
	0.004L
	0.5
	未超过

	汞
	0.00004L
	0.05
	未超过

	铍
	0.00002L
	0.005
	未超过

	钡
	0.01L
	/
	未超过

	镍
	0.007L
	1.0
	未超过

	银
	0.03L
	/
	未超过

	砷
	0.0003L
	0.5
	未超过

	硒
	0.0004L
	/
	未超过

	氟化物
	0.56
	10
	未超过

	氰化物
	0.004L
	0.5
	未超过

	pH值（无量纲）
	8.3
	6~9
	未超过



根据以上类比数据，本项目尾矿浸出的浓度均未超过《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》GB5085.1-2007标准，不属于危险废物，且任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》中最高允许排放浓度，属于第I类一般工业固体废物。
 根据收集的华宁县同类型的磷矿水洗矿尾渣成份，均为第I类一般工业固体废物，本项目仅进行水洗，降低含泥量，不添加任何化学药剂，不改变化学成分，由于本项目还未建设运行，环评阶段不能对本项目的尾渣进行属性鉴定，本次评价要求项目运行后对尾矿进行属性鉴定，根据属性鉴定结果，依法依规进行合理处置。
（2）除尘器收尘灰
根据前文废气污染源核算，项目干擦生产线破碎、筛分粉尘产生总量为约146.25t/a，项目水洗生产线泥石分离粉尘产生量为约67.5t/a，项目水洗生产线破碎、筛分粉尘产生总量为约95.07t/a，项目水洗生产线搅拌过程中粉尘产生量约为38.42t/a，经集气罩收集后进入袋式除尘器处理，袋式除尘器的除尘效率按99%计，集气效率按90%计，则项目破碎、筛分、泥石分离、搅拌过程中袋式除尘器捕集的收尘灰为309.39t/a。项目热风炉燃烧废气颗粒物的产生量为1.39t/a，旋风除尘器+布袋除尘器处理后除尘效率按99.7%计，则除尘灰产生量为1.386t/a。综上，本项目除尘灰产生总量为310.76t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月24日施行），废物种类：SW59-其他工业固体废物，分类代码为：900-099-S59，暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
（3）热风炉炉渣
项目滚筒烘干机以生物质热风炉为热源，会有热风炉炉渣产生。项目生物质颗粒燃料量为5134.73t/a，根据查阅“中国生物质热风炉网”相关文献，类似锅炉渣产生量按燃料用量的1.5%进行核算，参照以上数据，则项目热风炉炉渣产生量77.02t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月24日施行），废物种类：SW03-炉渣，分类代码为：900-099-S03，暂存尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
（4）初期雨水收集池沉渣
项目设置初期雨水收集池，用于初期雨水收集沉淀，会有沉渣产生，根据建设单位提供资料，初期雨水收集池沉渣产生量约为5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月24日施行），废物种类：SW07，废物分类代码为：900-099-S07。初期雨水收集池定期清掏，经板框压滤机脱水后，与项目洗矿尾渣一起暂存尾渣临时堆棚，经暂存后委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
（5）废包装物
项目由于絮凝剂、沾粘剂等原辅材料的使用，会有废包装物产生，主要为塑料包装材料，根据建设单位提供资料，项目每年产生的废弃包装约1t，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月24日施行），废物种类：SW17-可再生类废物，分类代码为：900-003-S17，统一收集后作为废品定期外卖给废品收购商。
  （6）袋式除尘器废布袋
项目布袋除尘器处理粉尘废气需定期更换布袋，会产生废布袋 ，产生量约为 2t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月24日施行），SW59-其他工业固体废物，废物分类代码为：900-009-S59，废布袋经收集后暂存于尾渣临时堆棚，交由厂家回收处理。
（7）一体化污水处理设施污泥、化粪池污泥
项目区污泥主要来自化粪池及自污水处理站，化粪池污泥产生量参照《室外排水设计规范》提供的数据，按每人每日初级沉淀池污泥（干）产生量 14-27g （取最大值）计算，化粪池污泥含水率大概在 90%左右，本项目劳动定员为 20人，则化粪池污泥的产生量约 2.8kg/d ，0.84t/a；污水处理站污泥参照《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010 修订）》，污泥产生量按照 16.7t/万 t 废水处理量计算，本项目废水量为 0. 041万 m3/a ，则一体化污水处理站污泥产生量约为 0.68t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月24日施行），SW90-城镇污水污泥，废物分类代码为：462-001-S90，化粪池及污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏清运处置。
（8）生活垃圾
本项目劳动定员20人，厂区内设置食堂宿舍，生活垃圾产生量按1kg/人.d计，本项目年运行300天，则本项目生活垃圾产生量为20kg/d，6t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月24日施行），SW60-SW64，按可回收利用和不可回收利用分类收集，不可回收利用部分收集后委托环卫部门清运处置。
（9）厨余垃圾
本项目设置食堂，每天为员工提供两餐，食堂就餐人数约 20 人/d ，厨余垃圾产生量按照 0.45kg/人·d 计，则产生量为9kg/d、2.7t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月24日施行），SW61-厨余垃圾，废物分类代码为：900-002-S61，按照《云南省人民政府办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的实施意见》（云政办发〔2011〕5号）要求，应委托有餐厨废弃物及废弃油脂处理资质的单位进行清运、处置。
危险废物
（10）废油
    设备维修过程中会有废油产生，产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021），废润滑油为危险废物，危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08，“车辆、轮船及其他机修维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。废油使用油桶收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置。
（11）废油桶
项目设备维修、保养过程中使用润滑油等，会产生一定量的废油桶，产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年修订），废油桶属于危险废物，危废类别：HW08其他废物，废物代码：900-249-08，“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。废油桶收集后暂存于厂区危废暂存间，定期委托资质单位处置。
（12）含油抹布
项目检修过程中会产生少量含油抹布和手套，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油抹布和手套属于“危险废物豁免管理清单”中的“废弃的含油抹布、劳保用品”，危废代码900-041-49，豁免条件为未分类收集，豁免环节为全部环节。本项目含油抹布、手套分类收集后，暂存于厂区危废暂存间，委托资质单位处置。
（13）固体废物汇总情况
项目运行期间，固体废物处置情况详见下表。


表3.5-13  固体废物处置情况一览表
	序号
	废物名称
	产生工序
	废物类别
	废物代码
	危险特性
	物理性状
	产生量（t/a）
	污染防治措施

	1
	尾渣、循环水池沉渣、渗滤液沉渣
	浓缩罐、循环水池、渗滤液沉淀池
	/
	900-099-S07
	/
	固态
	53068.71
	经板框压滤机脱水后暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。

	2
	除尘灰
	布袋除尘器
	/
	900-099-S59
	/
	固态
	310.76
	暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。

	3
	热风炉炉渣
	烘干
	/
	900-099-S03
	/
	固态
	77.02
	暂存尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。

	4
	初期雨水收集池沉渣
	初期雨水收集
	/
	900-099-S07
	/
	固态
	5
	经板框压滤机脱水后暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。

	5
	废包装袋
	投料
	/
	900-003-S17
	/
	固态
	1
	收集后项目区内暂存，定期外售给废品收购商。

	6
	袋式除尘器废布袋
	布袋除尘器
	/
	900-009-S59
	/
	固态
	2
	废布袋经收集后暂存于尾渣临时堆棚，交由厂家回收处理。

	7
	一体化污水处理设备污泥、化粪池污泥
	污水处理设施
	/
	462-001-S90
	/
	固态
	1.52
	委托环卫部门清运处置。

	8
	生活垃圾
	生活区
	/
	SW60~SW64
	/
	固态
	6
	统一收集后委托环卫部门清运处置。

	9
	厨余垃圾
	食堂
	/
	900-002-S61
	/
	固态
	2.7
	委托有餐厨废弃物及废弃油脂处理资质的单位进行清运、处置。

	10
	废润滑油
	机械维修
	HW08
	900-214-08
	T,I
	液态
	0.1
	经统一收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位清运处置

	11
	废油桶
	机械维修
	HW08
	900-249-08
	T,I
	固态
	0.05
	

	12
	含油抹布
	机械维修
	HW08
	900-041-49
	T,I
	固态
	0.01
	



3.5.4噪声污染源分析
本项目运行期噪声源主要为破碎机、筛分机、双螺旋洗矿机、双螺旋分级机、旋流器、泥石分离机、水泵、风机运转时产生的机械噪声，源强约75dB(A)～95dB(A)。通过选用低噪声设备、合理布局、基础减震，高噪声设备设置于厂房内，墙体隔声等措施，噪声值可降低10~25dB（A）。
项目主要噪声源强详见表3.5-14。


表3.5-14项目主要噪源强（室内噪声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段h/d
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB（A）
	
	X
	Y
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离(m)

	1

	干擦生产线
	给料机
	GBQ80-4
	80
	厂房隔声、减震
	72.71
	52.36
	27.95
	51.07
	24h
	20
	25.07
	1m

	2
	
	1#颚式破碎机
	200t/h
	95
	厂房隔声、减震
	71.38
	60.4
	35.89
	63.9
	24h
	20
	37.9
	1m

	3
	
	2#颚式破碎机
	
	95
	厂房隔声、减震
	62.34
	59.83
	36.2
	63.84
	24h
	20
	37.84
	1m

	4
	
	三层振动筛
	3YK2470
	85
	厂房隔声、减震
	70.55
	65.94
	38.73
	53.24
	24h
	20
	27.24
	1m

	5
	
	风机
	
	90
	厂房隔声、减震
	73.2
	41.72
	17.13
	65.32
	24h
	20
	39.32
	1m

	6
	水洗生产线
	给料机
	/
	80
	厂房隔声、减震
	101.29
	60.4
	23.73
	52.49
	24h
	20
	26.49
	1m

	7
	
	给料机
	/
	80
	厂房隔声、减震
	103.08
	70.01
	21.01
	53.55
	24h
	20
	27.55
	1m

	8
	
	泥石分离机
	GS-1280
	85
	厂房隔声、减震
	95.95
	63.97
	21.34
	58.41
	24h
	20
	32.41
	1m

	9
	
	泥石分离机
	GS-1280
	85
	厂房隔声、减震
	103.78
	64.73
	28.74
	55.83
	24h
	20
	29.83
	1m

	10
	
	颚式破碎机
	PE-7510
	95
	厂房隔声、减震
	102.63
	75.17
	21.67
	68.28
	24h
	20
	42.28
	1m

	11
	
	双螺旋洗矿机
	XK-2496
	80
	厂房隔声、减震
	95.5
	68.23
	34.27
	49.30
	24h
	20
	23.3
	1m

	12
	
	双螺旋洗矿机
	XK-2496
	80
	厂房隔声、减震
	89.39
	67.21
	28.72
	50.84
	24h
	20
	24.84
	1m

	13
	
	直线振动筛
	2ZKB-2460
	85
	厂房隔声、减震
	94.04
	74.66
	29.74
	55.53
	24h
	20
	29.53
	1m

	14
	
	直线振动筛
	2ZKB-2460
	85
	厂房隔声、减震
	88.18
	73.32
	36.03
	53.87
	24h
	20
	27.87
	1m

	15
	
	螺旋分级机
	FG-2400
	80
	厂房隔声、减震
	89.77
	81.34
	28.13
	51.01
	24h
	20
	25.01
	1m

	16
	
	高频脱水筛
	TSG-2142
	85
	厂房隔声、减震
	88.95
	92.61
	17.02
	60.38
	24h
	20
	34.38
	1m

	17
	
	高频脱水筛
	TSG-2142
	85
	厂房隔声、减震
	96.08
	92.81
	17.51
	60.13
	24h
	20
	34.13
	1m

	18
	
	振动筛
	/
	85
	厂房隔声、减震
	102.12
	79.69
	21.53
	58.34
	24h
	20
	32.34
	1m

	19
	
	圆锥式破碎机
	SHP-460
	95
	厂房隔声、减震
	101.93
	84.02
	21.21
	68.47
	24h
	20
	42.47
	1m

	20
	
	旋流器
	FX-500*6
	80
	厂房隔声、减震
	89.39
	87.39
	22.28
	53.04
	24h
	20
	27.04
	1m

	21
	
	板框压滤机
	/
	80
	厂房隔声、减震
	87.99
	99.36
	10.31
	59.73
	24h
	20
	33.73
	1m

	22
	
	板框压滤机
	/
	80
	厂房隔声、减震
	96.01
	99.55
	10.7
	59.41
	24h
	20
	33.41
	1m

	23
	
	滚筒烘干机
	/
	75
	厂房隔声、减震
	66.96
	108.98
	8.83
	56.08
	24h
	20
	30.08
	1m

	24
	
	风机
	/
	90
	厂房隔声、减震
	63.97
	139.97
	10.16
	69.86
	24h
	20
	43.86
	1m

	25
	
	风机
	
	90
	厂房隔声、减震
	113.23
	76.49
	10.24
	69.89
	24h
	20
	43.89
	1m

	26
	
	水泵
	/
	90
	厂房隔声、减震
	87.16
	103.56
	5.67
	74.92
	24h
	20
	48.92
	1m

	27
	
	水泵
	/
	90
	厂房隔声、减震
	101.49
	103.75
	1.85
	64.65
	24h
	20
	38.65
	1m

	28
	
	水泵
	/
	90
	厂房隔声、减震
	111.48
	104.13
	6.63
	73.57
	24h
	20
	47.57
	1m

	29
	
	水泵
	/
	90
	厂房隔声、减震
	94.42
	108.84
	7.26
	72.78
	24h
	20
	46.78
	1m

	30
	
	压球机
	/
	80
	厂房隔声、减震
	65.3
	132.08
	9.42
	60.52
	24h
	20
	34.52
	1m

	31
	
	搅拌机
	/
	85
	厂房隔声、减震
	65.88
	119.35
	9.68
	65.28
	24h
	20
	39.28
	1m



3.5.5本项目污染排放汇总
本项目各污染物排放见下表。

表3.5-15本项目污染物产排情况一览表
	类别
	污染物
	产生浓度
mg/L
	产生量
t/a
	处理措施
	排放浓度
mg/L
	排放量
t/a
	污染物消减量
	排放参数

	废水
	洗矿废水及块矿、瓜子矿渗滤水
	废水量
	---
	494268m3/a
	洗矿废水：排入浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀，沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池（容积：1000m3）沉淀后回用于洗矿，不外排。
块矿、瓜子矿渗滤水：瓜子矿、块矿堆放区下方设置一个5m3的渗滤液收集池，产生渗滤液水经渗滤液收集池收集后，泵至循环水池，沉淀后回用于生产，不外排。
	0
	0
	494268m3/a
	回用于生产，不外排

	
	
	CODcr
	17.33
	8.57
	
	0
	0
	8.57
	

	
	
	氟化物
	1.17
	0.59
	
	0
	0
	0.59
	

	
	
	SS
	820
	405.30
	
	0
	0
	405.30
	

	
	
	NH3-N
	0.142
	0.07
	
	0
	0
	0.07
	

	
	
	TP
	0.03
	0.015
	
	0
	0
	0.015
	

	
	
	砷
	0.0022
	0.0011
	
	0
	0
	0.0011
	

	
	
	汞
	0.00048
	0.00024
	
	0
	0
	0.00024
	

	
	生活污水
	水量
	---
	408m3/a
	项目食堂污水经隔油池（1个，容积为2m3）预处理后与其他部分生活污水经化粪池（1个，容积5m3）处理后， 排入一体化污水处理设备（1套，处理能力为3m3/d）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路降尘标准，暂存于中水池（1个，容积15m3），晴天回用于厂区道路洒水降尘，不外排。

	0
	0
	408m3/a
	雨天暂存于中水池，晴天回用于厂区道路洒水降尘，不外排

	
	
	CODcr
	17.33
	8.57
	
	0
	0
	8.57
	

	
	
	BOD5
	1.17
	0.59
	
	0
	0
	0.59
	

	
	
	SS
	820
	405.30
	
	0
	0
	405.30
	

	
	
	NH3-N
	0.142
	0.07
	
	0
	0
	0.07
	

	
	
	TP
	0.03
	0.015
	
	0
	0
	0.015
	

	
	
	动植物油
	0.0022
	0.0011
	
	0
	0
	0.0011
	

	
	初期雨水
	水量
	---
	309.88m3/次，48031.4m3/a
	在厂区最低点设置一个400m3初期雨水收集池，初期雨水经收集沉淀后回用于生产
	0
	0
	309.88m3/次，48031.4m3/a
	回用于生产，不外排

	
	
	SS
	200
	9.6
	
	0
	0
	9.6
	

	废气
	干擦生产线破碎、筛分
	颗粒物
	1523.5
	146.25
	3个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA001高空排放，处理效率99%
	13.71
	1.32
	144.93
	有组织排放，DA001

	
	水洗生产线泥石分离、破碎、筛分
	颗粒物
	1693
	162.57
	4个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA002高空排放，处理效率99%
	15.24
	1.46
	161.11
	有组织排放，DA002

	
	水洗生产线烘干废气
	颗粒物
	21.35 
	1.54 
	低氮燃烧+1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒DA003外排，颗粒物去除效率99.7%，氮氧化物去除效率30%
	0.06
	0.005
	1.535
	有组织排放，DA003

	
	
	二氧化硫
	14.52 
	1.05 
	
	14.52
	1.05
	0
	

	
	
	氮氧化物
	43.55 
	3.14 
	
	30.49
	2.20
	0.94
	

	
	水洗生产线搅拌粉尘
	颗粒物
	2666.67
	38.42
	1个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA004高空排放，处理效率99%
	24
	0.35
	38.07
	有组织排放，DA004

	
	干擦生产线破碎、筛分无组织粉尘
	颗粒物
	---
	14.63
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施
	---
	1.463
	13.167
	无组织排放

	
	水洗生产线泥石分离无组织粉尘
	颗粒物
	---
	6.75
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施
	---
	0.675
	6.075
	无组织排放

	
	水洗生产线破碎、筛分无组织粉尘
	颗粒物
	---
	9.51
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施
	---
	0.951
	8.559
	无组织排放

	
	水洗生产线搅拌无组织粉尘
	颗粒物
	---
	3.84
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施
	---
	0.384
	3.456
	无组织排放

	
	原矿、产品堆存粉尘
	颗粒物
	---
	3.01
	原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施
	---
	0.301
	2.709
	无组织排放

	
	装卸粉尘
	颗粒物
	---
	10.41
	原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘
	---
	1.04
	9.37
	无组织排放

	
	厂内运输扬尘
	颗粒物
	---
	16.42
	厂区路面为混凝土硬化道路，定期清扫并洒水降尘，运输车辆进行遮盖
	---
	4.93
	11.49
	无组织排放

	
	皮带输送及落料口粉尘
	颗粒物
	---
	4
	皮带输送机全线封闭，落料口设置在半封闭的钢结构产品堆料区内，顶棚设置喷雾降尘设施
	---
	0.4
	3.6
	无组织排放

	
	上料
	颗粒物
	---
	少量
	采用彩钢瓦对给料口进行半封闭，顶棚设置喷雾降尘设施，给料时喷雾降尘
	---
	少量
	少量
	无组织排放

	
	食堂油烟
	1.5
	0.0054
	食堂油烟经油烟净化器处理后外排
	0.6
	0.00216
	0.00324
	无组织排放

	固废
	尾渣、循环水池沉渣、渗滤液沉渣
	---
	53068.71
	经板框压滤机脱水后暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
	---
	0
	53068.71
	合理处理，处置率100%

	
	除尘灰
	---
	310.76
	暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
	---
	0
	310.76
	

	
	热风炉炉渣
	---
	77.02
	暂存尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
	---
	0
	77.02
	

	
	初期雨水收集池沉渣
	---
	5
	经板框压滤机脱水后暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
	---
	0
	5
	

	
	废包装袋
	---
	1
	收集后项目区内暂存，定期外售给废品收购商。
	---
	0
	1
	

	
	袋式除尘器废布袋
	---
	2
	废布袋经收集后暂存于尾渣临时堆棚，交由厂家回收处理。
	---
	0
	2
	

	
	一体化污水处理设备污泥、化粪池污泥
	---
	1.52
	委托环卫部门清运处置。
	---
	0
	1.52
	

	
	生活垃圾
	---
	6
	统一收集后委托环卫部门清运处置。
	---
	0
	6
	

	
	厨余垃圾
	---
	2.7
	委托有餐厨废弃物及废弃油脂处理资质的单位进行清运、处置。
	---
	0
	2.7
	

	
	废润滑油
	---
	0.1
	经统一收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位清运处置
	---
	0
	0.1
	

	
	废油桶
	---
	0.05
	
	---
	0
	0.05
	

	
	含油抹布
	---
	0.01
	
	---
	0
	0.01
	

	噪声
	等效连续A声级
	75-95dB(A)
	选用低噪声设备、合理布局、基础减震，高噪声设备设置于厂房内，墙体隔声等措施
	＜65dB(A)
	降低10~25dB（A）
	昼间＜65dB（A），夜间＜55dB（A）



[bookmark: _Toc12834]3.6清洁生产水平分析
清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生产效率并减少对社会和环境的风险。它是与传统末端治理为主的污染物防治措施有所不同的新概念，其实质是生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，实现经济和环境保护的协调发展。
3.6.1评价指标
本次环评清洁生产采用《云南省磷矿采选行业清洁生产评价体系》进行，在评价指标体系中，指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价标准。定量化评价指标的评价基准值选取行业清洁生产的先进水平，即对于正向指标，评价基准值采用磷矿采选企业能达到的较高值（即行业先进值）。对于逆向指标，评价基准值采用磷矿采选行业能达到的较低值（即行业先进值）。各项指标的权重值采用层次分析法（AHP）来确定。
本指标体系将磷矿采选企业清洁生产水平划分为两级，即云南省清洁生产先进水平和云南省清洁生产基本水平，对达到一定综合评价指数值的企业，分别评定为清洁生产先进企业或清洁生产企业。
[image: ]
图3.6-1 磷矿采选行业清洁生产定量评价指标体系



根据目前磷矿采选行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数列于表3.6-1。

表3.6-1磷矿采选行业不同等级的清洁生产企业综合评价指数
	清洁生产企业等级
	清洁生产综合评价指数

	清洁生产先进企业
	P≥90

	清洁生产企业
	80≤P＜90




3.6.2清洁生产指标分析
磷矿采选企业及拟建项目的清洁生产定量评价指标项目、各项指标权重及评价基准值分别见表3.6-2～表3.6-6，磷矿采选企业及拟建项目的清洁生产定性评价指标项目及分值见表3.6-7。
表3.6-2产品质量评价指标（合计权重20）

	评价指标
	权重
	单位
	评价基准值
	备注
	拟建项目
	单项评价指数

	磷矿
	合格品率
	5
	%
	100
	正向
	100
	1


注：黄磷用磷矿石质量应符合化工行业标准HG/T2674-95。
表3.6-3资源利用及综合能耗指标（合计权重20）

	评价指标
	权重
	单位
	评价基准值
	备注
	拟建项目
	单项评价指数

	最低利用品位
	1
	%
	≤22
	逆向
	14.08
	1

	资源总回收率
	2
	%
	≥80
	正向
	96.78
	2

	单位产品综合能耗
	1
	tce/万t
	≤60
	逆向
	0.20
	1


表3.6-4擦洗工艺评价指标（合计权重10）

	评价指标
	权重
	单位
	评价基准值
	备注
	本项目指标值
	得分

	


工艺指标
	入选原矿品位（%）
	0.2
	%
	≤27.5
	逆向
	14.08
	1

	
	
精矿质量
	P2O5
	0.2
	%
	≥29
	正向
	48.69
	0.61

	
	
	MgO
	0.2
	%
	≤1.5
	逆向
	0.3
	1

	
	
	R2O3
	0.2
	%
	≤3.5
	逆向
	2.74
	1

	
	尾矿品位
	1
	%
	≤17.5
	逆向
	3.22
	1

	
	精矿产率
	0.2
	%
	≥85
	正向
	90.2
	0.91

	
	回收率
	3
	%
	≥87
	正向
	96.78
	1

	
资源能源
消耗指标
	新鲜水消耗量
	0.5
	m3/t
	≤0.5
	逆向
	0.11
	0.85

	
	电
	1
	kwh/t
	≤3.2
	逆向
	0.16
	1

	
	工业水循环利用率
	1
	%
	≥70
	正向
	83
	1

	
	擦选工序单位产品综合能耗
	2
	tce/万t
	≤4
	逆向
	0.20
	1




表3.6-5环境、健康安全评价指标（合计权重20）

	评价指标
	权重
	单位
	评价基准值
	备注
	拟建项目
	单项评价指数

	生态恢复
指标
	*土地复垦率
	5
	%
	≥80
	正向
	/
	/

	
	苗木成活率
	2
	%
	≥90
	正向
	/
	/

	
	土地复垦投入
	3
	元/m3（年采剥总量）
	≥0.5
	正向
	/
	/

	

安全生产
指标
	百万工时死亡率
	1
	
	≤1.0
	逆向
	0
	1

	
	百万工时伤害率
	0.5
	
	≤15
	逆向
	13
	1

	
	隐患整改率
	0.5
	%
	≥100
	正向
	100
	1

	
	员工培训率
	0.5
	%
	≥100
	正向
	100
	1

	
	特种作业持证上岗率
	0.5
	%
	≥100
	正向
	100
	1

	
	特种设备检审率
	0.5
	%
	≥100
	正向
	100
	1

	
	职业病发生率
	1.5
	%
	≤0
	逆向
	0
	1

	
	劳保投入
	2
	元/(人•年)
	≥400
	正向
	400
	1

	

污染
物指
标
	

污水
	pH
	0.5
	
	6~9
	
	7.7
	1

	
	
	COD
	0.3
	mg/L
	≤150
	逆向
	20
	1

	
	
	BOD
	0.3
	mg/L
	≤60
	逆向
	6
	1

	
	
	氟化物
	0.3
	mg/L
	≤10
	逆向
	0.22
	1

	
	
	悬浮物
	0.3
	mg/L
	≤300
	逆向
	24
	1

	
	粉尘（总尘）
	0.5
	mg/m3
	≤4
	逆向
	15.24
	0.20

	
	噪声（8h）
	0.5
	dB
	≤85
	逆向
	65
	1



表3.6-6磷矿采选企业清洁生产定性评价指标项目及分值

	序号
	评价指标
	
	指标分值
	得分

	1
	行业特征性指标（40）
	依法办理了采矿权证及各种相关手续
	20
	15

	2
	
	规范的采选设计及资源开发利用规划
	20
	15

	3
	
企业生产技术性指标（30）
	省级以上企业技术中心
	5
	2

	4
	
	与采选规模相适应的组织管理系统、生产作业设备、排土场、尾矿库的配套工程设施
	15
	10

	5
	
	中低品位磷矿资源的开发和利用
	10
	10

	6
	
环境管理与职业健康安全符合性指标（30）
	通过ISO14000体系认证
	5
	3

	7
	
	通过GB/T28001体系认证
	5
	3

	8
	
	通过金属非金属矿山安全标准化三级企业
	5
	0

	9
	
	有详细土地复垦和植被恢复计划关提取了专项费用予以保障
	15
	0


综上所述，经折算后，本项目清洁生产值为86.129，本项目达到清洁生产企业要求。

[bookmark: _Toc205307431][bookmark: _Toc205306992][bookmark: _Toc194383071][bookmark: _Toc176337441][bookmark: _Toc405803540][bookmark: _Toc176337942][bookmark: _Toc205282911][bookmark: _Toc176336585][bookmark: _Toc176337682][bookmark: _Toc10290][bookmark: _Toc31227]4环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc205306993][bookmark: _Toc176336586][bookmark: _Toc205282912][bookmark: _Toc65942531][bookmark: _Toc74395948][bookmark: _Toc176337943][bookmark: _Toc102123847][bookmark: _Toc194383072][bookmark: _Toc205307432][bookmark: _Toc176337442][bookmark: _Toc176337683][bookmark: _Toc11632][bookmark: _Toc65942532]4.1自然环境概况
[bookmark: _Toc49685498][bookmark: _Toc323044962]4.1.1地理位置
华宁县地处滇中湖盆地南缘,位于北纬23°59′至24°34′，东经102°49′至103°09′之间，东与弥勒相连,西与通海接壤,南与建水毗邻，北与澄江、宜良交界。境内地势西北高，东南低，地形东西狭，南北长，崇山峻岭连绵起伏，高山、丘陵、盆地、河谷间杂交错，幅员面积1313平方公里。最高点磨豆山海拔2663.1米，最低点磨法冲江边海拔1110米。主要山脉分东西两支，呈南北走向，东支老象山脉；西支磨豆山脉，连绵起伏犹如宁州坝子之屏障。
本项目位于玉溪市华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），本项目属于宁州街道管辖范围，宁州街道东越登楼山接壤盘溪镇，南连华溪镇，西与通海县杨广镇毗邻，西北濒江川县雄关乡、路居镇，北靠青龙镇，东北与通红甸苗族彝族乡相连。辖区面积437.8平方公里，城区面积3.2平方公里，距玉溪市府53公里。境内属高山丘陵、河谷盆地相间地形。本项目厂址中心地理坐标：东经102°56′23.68″，北纬24°14′34.66″，项目区南侧为山地，其他三面均为其他企业，项目区与园区道路相连通，项目区北面约0.5km为澄华路，交通较为便利。
项目区地理位置图详见附图1。
[bookmark: _Toc49685499]4.1.2地形地貌
境内地势西北高，东南低，地形东西狭，南北长，祟山峻岭连绵起伏，高山、丘陵、盆地、河谷间杂交错，幅员面积1313km2。主要山脉分东西两支，呈南北走向，东支为老象山脉，西支为磨豆山脉，绵延60km有余，纵贯全境，形成“两脊两槽”的狭长地形。最高点磨豆山海拨2663.1m，最低点磨法冲江边海拨1110m，相对高差1553.1m。山地面积1168km2，约占总面积的89%。面积在1km2以上的坝子有9个，其中宁州坝子和盘溪坝子最大。县境西北角有抚仙湖，华宁县拥有该湖水域19km2。境内分布大小潭泉630余个，平均每平方公里达0.5个，被誉为“中国泉乡”，以宁州恩永泉和盘溪七犀潭最著名。
宁州街道西北和东北山梁隆起较高，东南低，南北走向的大卓旗山脉与十八学士山脉纵向切割，形成“两脊夹—槽闪一盆地”的地貌。海拔最高点为西北部大卓旗山峰—磨豆山（那果村委会辖）2663.1米，最低点为东南部的象鼻温泉1564米，高低相差1099米。
项目租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房作为建设用地，场地已进行过平整、硬化，厂区较平坦，海拔高度约1753~1758m之间，整体西高东低。
[bookmark: _Toc49685500]4.1.3河流水系
[bookmark: _Hlk216883605]项目位于云南省华宁产业园区新庄片区（莲花塘），项目区地表径流由东向西汇入项目区东侧约1.1km的龙珠河，龙珠河向南流经约12km汇入龙洞河，龙洞河向南流约11km汇入曲江，属珠江水系南盘江流域曲江支流。
华宁县境内的所有水体均属珠江Ⅰ级区中的南盘江Ⅱ级区。集水面积在100km2以上的河流有6条，分别是：南盘江总长59.3km，流域面积571km2，是华宁最大的过境河流；曲江总长48km，流域面积601km2；白龙河总长21km，流域面积180.7km2；龙珠河总长13km，流域面积149.7km2；华宁河总长20.5km，流域面积407.8km2；青龙河总长33km，流域面积180km2。此外，集水面积在30～100km2以上的河流还有小江河、糯节河、矣则河等7条。
龙珠河属珠江水系曲江支流双龙支流，流域面积149.7km2，河长13km（葫芦冲至锁水塔），河宽2～3m，坡降12.7%，由北向南流经县城东部边缘，丰水期流量0.5～1.0m3/s，枯水期流量0.1～0.3m3/s。
龙洞河由白龙河和龙珠河在宁州盆地东缘的锁水塔旁汇合而成，由北向南流经龙洞，洗澡塘、纳黑龙洞和象鼻温泉之水，至三岔河汇入华溪河。河长20.5km，落差360m，河床平均比降17.6‰。流域面积455.5km2，多年平均流量3.85m3/s，洗澡塘以上河床平缓，以下陡峭，跌坎连生。
项目区水系图见附图4。
[bookmark: _Toc49685501]4.14水文地质
根据水文地质图可知，本次评价区范围及周边出露地层较为简单，评价区位于星云湖南东侧，分水岭马鞍山以东岩溶裂隙含水层，区域内广泛分布震旦系、寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系和第四系地层。各地层厚度及岩性特征如表4.1-1。水文地质图详见附图5。

表4.1-1评价区及周边地层岩性特征简表
	系
	统
	（群）组
	代号
	厚度（米）
	主要岩性

	第四系
	
	
	Q4
	0-163
	杂色粘土、砂、砾石

	下第三系
	上新统
	
	E
	410-629
	半固结灰色粘土岩，细粒长石石英砂岩夹砂层及褐煤层

	三叠系
	上统
	舍资组
	T2
	469-1138
	砂岩、粉砂岩、页岩

	二迭系
	上统
	玄武岩组
	P2β
	149-349
	灰、灰绿色杏仁状玄武岩、斑状玄武岩、致密玄武岩、蚀变玄武岩及玄武质火山角砾岩、中基性火山岩、凝灰岩

	
	下统
	
	P1
	
	虎斑状灰岩、白云岩、白云质灰岩，铝土岩、铝土质页岩、砂岩、页岩、煤

	石炭系
	上-
下统
	
	C2+3
	
	灰白、浅灰色骨屑灰岩、鲕状灰岩、白云岩，下部灰白色石英砂岩、黑色页岩夹透镜状煤层

	泥盆系
	中统
	
	D2h
	752
	白云岩夹粉砂岩、页岩

	
	下统
	
	D1
	210
	砾岩、砂岩、粉砂岩、灰岩、白云岩

	寒武系
	下统
	陡坡寺组
	∈2d
	21
	白云岩、页岩、粉砂岩

	
	
	龙王庙组
	∈1l
	44-243
	白云岩、板岩、粉砂岩

	
	
	沧浪铺组
	∈1c
	222
	粉砂岩、页岩

	
	
	筇竹寺组
	∈1q
	34-425
	粉砂岩、页岩、胶磷矿岩、含磷粉砂岩

	震旦系
	上统
	灯影组
	Zbdn
	266-522
	白云岩、泥质灰岩

	
	
	陡山沱组
	Zbd
	231
	石灰岩、白云岩

	
	
	南沱组
	Zbn
	0-33
	冰碛砾岩、页岩

	
	下统
	澄江组
	Zbc
	270-1890
	砾岩、砂岩



[bookmark: _Toc49685502]4.1.5气候及气象特征
[bookmark: _Toc49685503]华宁县气候总体上属中亚热带半湿润高原季风气候，不同海拔区域呈现出南亚热带、中亚热带、北亚热带和南温带4个气候类型。由于地貌类型复杂，垂直高差悬殊，导致光、热、水的再分配，具有垂直变化大，季节变化小，夏无酷暑，冬无严寒，干湿季分明，地区差异明显的特点。年平均气温16℃，极端最高气温31.1℃~35℃，极端最低气温-4.5℃，年平均地面温度17.8~20.1℃，年平均相对湿度77%，全年无霜期260天左右；日照年平均在2100~2165小时之间，日照冬春多，夏秋少；雨量夏秋充沛，冬春较少，年降雨量916mm左右。县境内主导风向为西南风，根据在华宁县气象局的查询结果，华宁县近五年年均风速为2.1m/s。
4.1.6植被
[bookmark: _Toc49685504][bookmark: _Toc313770210][bookmark: _Toc289423120][bookmark: _Toc23748][bookmark: _Toc425510594][bookmark: _Toc313674539][bookmark: _Toc381743562][bookmark: _Toc402512346][bookmark: _Toc313458380][bookmark: _Toc286424238][bookmark: _Toc290022356]华宁县境内野生植物资源丰富，全县森林植被覆盖率达到40%以上。华宁是一个典型的山区农业县，形成无公害蔬菜、生猪产业、柑橘、油菜四大农业产业，尤其以柑橘最为出名，享有“桔乡”的美称，是云南省最大的柑桔生产基地，全国早熟的柑桔基地县之一；并将柑橘、核桃、柿子作为“三棵树”产业，2014年，全县种植柑桔85979亩、柿子39815亩、核桃139502亩，同比增加33956亩，增长14.7%。2014年末水产养殖面积4052亩，同比增加125亩，增长3.2%。水产品产量154.6万公斤，同比增加1.5万公斤，增长1.0%，其中：养殖产量121.1万公斤，同比增加1.3万公斤，增长1.1%。
境内植被类型，随海拔、地形、气候、土壤等条件不同而变化。海拔1300米以下的暖热河谷区，是以禾本科草本植物为主的稀树草地植被类型，多为南亚热带树种思茅松、木棉、天干果、黄连木、厚皮香等乔木和栎类、南烛等矮生灌丛以及菅草、扭黄茅、芒、白茅、芭茅、蓑草等草本植物。海拔1300至2400米的地区，是以禾本科草本为主的针、阔叶混交林草地植被类型。优势树种为云南松、油杉、桤木和栎类，灌丛主要有小石积、小铁仔、乌饭、蕃薇、金丝桃、云南含笑、杜鹃，草本以禾本科灰金茅、野古草、剪股颖、类芦、蓑草、菊科的山荻、紫茎泽兰、唇形科的香薷，越桔科的毛叶乌饭和蕨类为主。2000米以上附存大量华山松。海拔2400米以上，是冷凉灌木草地植被类型。乔木以桤木占优势，矮灌多高山柳、高山栎、杜鹃，草本仍以禾本科为主。
根据现状调查，项目用地为工业用地，工程区域内生物多样性单一，受人类活动影响较大。项目区场地已进行硬化，场地已被建构筑物覆盖，用地地块已无原生植被。
[bookmark: _Toc5501][bookmark: _Toc215481097]4.1.7土壤
华宁县山地多为偏酸性红壤土，质地疏松，土质肥沃。据第三次土壤普查结果，全县土壤可分5个土类，11个亚类，22个土属，38个土种。5个土类面积的构成与可利用价值是：赤红壤，占全县土地面积的6%，适宜发展甘蔗、花生等多种热区经济作物和花卉；红壤，占68.4%，适宜发展玉米、豆类等多种农作物和多种针、阔叶经济用材林木；棕壤，占1.52%，适宜发展栎、华山松经济用材林木；紫色土，占12.1%，适宜发展竹、多种温凉水果；水稻土，占8.85%。
据现场调查，结合土壤信息服务平台查询结果，评价区内土壤类型为红壤。红壤母质风化程度较轻，土壤层厚度一般在0.2~0.5m之间，具有发育不充分的山地红壤特点，主要分布在废石场占用坡耕地区域，土壤有机质含量不高，胶体品质差，土壤质地以粘性土为主，易受水力侵蚀，抗蚀能力差。
[bookmark: _Toc140420339][bookmark: _Toc530498997]4.1.8 矿产资源
华宁境内的矿藏资源分布点多面广，现已出露或勘探掌握的有煤、磷、石膏、铜、铁、铅、锌、石灰石、硫磺、石青等。煤和磷是主要矿产，煤矿呈带状分布于县境中部的山谷盆地间，总储量8898万吨。磷矿主要产于县境的中部和北部，探明的总储量达9.7亿吨。
华宁北部沉积磷块岩矿床形成于寒武早纪，沉积环境为浅海相、滨海相，含磷层严格受层位、构造、岩相古地理控控制。矿层（体）主要产于下寒武统渔户村组第三段，呈层状、似层状，在空间上呈NNE向分布。属硅质岩、硅酸盐类磷块岩建造，矿床类型和岩石组合基本相似。含矿层厚15.8～71.65m，产状较平缓，倾角9～48°覆盖层较薄。按矿层结构总体为一层矿（上层矿），局部存在（黄翠山）上下两层矿。上层矿在华宁北部分布广，厚度稳定质量较好，是该区主要的工业矿层。下层矿变化较大，不稳定，矿石自然类型以砂屑状磷块岩、含磷白云岩，条带状、层纹状磷块岩为主，矿石工业类型为硅质及硅酸盐型，具地表风化带矿石品位较富，深部矿石品位较低特点。
矿石的结构主要是砂屑结构，偶见鲕状结构、胶状结构、细砂结构，粉砂结构，粉一细晶结构。矿石的构造主要是块状构造，偶见纹理状构造，层状构造及条带状构造。

4.1.9环境敏感区——二龙戏珠饮用水源保护区
华宁县以二龙戏珠泉群作为华宁县城生活用水的供水水源，以白龙河水库作为补充和备用水源，同时以老里箐水库作为新庄工业园区生产用水的供水水源。二龙戏珠水源地所在地宁州街道位于玉溪市东部，华宁县西南部，滇中湖盆区南缘，距玉溪市42公里，离省会昆明137公里，是华宁的政治、经济和文化中心。宁州街道东接盘溪镇，南连华溪镇，西与通海县的杨广镇毗邻，西北濒江川县的雄关乡、路居镇，北壤青龙镇，东北靠通红甸乡。
1、基本情况
[bookmark: _Toc15323]（1）划分范围
二龙戏珠划分保护区面积为27.48km2。划分为一级保护区、二级保护区及准保护区。
[bookmark: _Toc24006]（2）二龙戏珠水源保护区划分
一级保护区：以二龙山出水口为中心，划界为北至龙珠河进入二龙山垭口处；南至龙珠河与赵家坟河交汇处，另外在土老衣和落水洞两处的落水洞及周边也划为一级保护区。保护面积为0.57km2。
二级保护区：分为二龙山和落水洞两个片区。二龙山以二龙山出水口为中心，同时依据地下水文资料和永久性的明显标志。保护面积为18.90km2。
准保护区：一级保护区和二级保护区以外的二龙山泉水补水区，准保护区以龙珠河为轴心，西至葫芦冲-锅底塘大罗-莲花塘山形成的山脊线（不包含矿区），东至新城-阿路本一线，南北各连接二龙山出水口二级保护区和落水洞准保护区的区域。保护面积为8.01km2。
2、本项目与二龙戏珠饮用水源保护区位置关系
本项目位于二龙戏珠饮用水源保护区西侧，距离二龙戏珠饮用水源保护区准保护区最近距离为560m，本项目与二龙戏珠饮用水源保护区位置关系图如下图所示：

[image: 附图3二龙戏珠饮用水源地保护区区划图]项目区

图4.1-1 本项目与二龙戏珠饮用水源保护区的位置关系图
[bookmark: _Toc18076][bookmark: _Toc49685506][bookmark: _Toc28357][bookmark: _Toc317664722]4.2工业园区规划及规划环评的情况
华宁县曾在2006年及2009年编制了两版“云南省华宁磷化工循环经济特色工业园区总体规划”，规划面积分别为11.9km2、18.62km2，由于原规划在实施过程中出现了一些制约性因素和不足，主要体现在产业布局过细，部分招商项目难以入园，与园区建设及招商引资不相适应，为顺应当前国家及省的经济发展形势和发展格局要求，华宁县委、县政府于2012年2月在两版“总规”的基础上组织进行了规划修编，并编制了《云南省华宁工业园区总体规划（2012版）》，《云南省华宁工业园区总体规划（2012版）》将华宁工业园区规划为“一园四片”，规划包含青龙片区、盘溪工业片区、莲花工业片区以及新庄工业片区。2021年6月通海五金产业园区管理委员会委托云南省轻纺工业设计院编制《云南通海产业园区总体规划修编（2021~2035）》，该规划取消了《云南省华宁工业园区总体规划（2012版）》中的青龙工业片区和莲花工业片区，对新庄工业片区和盘溪工业片区进行产业和范围进行调整，修编后云南华宁产业园区规划用地总面积为1488.91hm2，规划期限为2021-2035年，按照“一园两片区”进行空间布局，包括新庄片区1038.8公顷、盘溪片区450.11公顷。
2023年9月22日华宁县人民政府取得《玉溪市人民政府关于云南华宁产业园区总体规划修编（2021-2035年）的批复》（玉政复(2023)19号），于2023年8月委托相关单位编制完成《云南华宁产业园区总体规划修编（2021~2035）环境影响报告书》，并于2023年8月10日取得《<云南华宁产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书>审查意见》。现阶段《云南华宁产业园区总体规划修编（2021~2035）》已审批，因此，本报告针对《云南华宁产业园区总体规划修编（2021~2035）》进行分析。
云南华宁产业园区规划用地总面积为1488.91公顷，规划期限为2021-2035年，按照“一园两片区”进行空间布局，包括新庄片区1038.8公顷、盘溪片区450.11公顷。
云南华宁产业园区新庄片区以装备制造为主导产业，辅以建材陶瓷产业和消费品制造业；盘溪片区重点发展基础磷化工，同步发展精细磷化工，形成产业链高度集成，具有产业特色和竞争优势的化工产业基地。
[bookmark: _Toc49685507][bookmark: _Toc10881][bookmark: _Toc8918]4.3区域污染源调查
4.3.1区域在建、拟建、拟替代污染源
本项目大气评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）7.1.1.3“调查评价范围内与评价项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目等污染源”。本项目位于华宁工业园区新庄片区（莲花塘），截止2025年12月，调查可知评价范围内无拟、在建污染源，本项目无拟替代污染源，项目周边现有污染源强主要分布详见下表：
表4.3-1项目周边现有污染源分布一览表
	编号
	企业名称
	产品
名称
	年设计生产能力
	运行情况
	方位
	与本项目距离(m)
	主要污染物

	1
	云南活发磷化有限公司
	大理石板材
	120万平方米
	运行
	东南
	170
	噪声、粉尘

	2
	华宁同创工贸有限公司
	轻质磷酸钙
	40000吨
	停产
	东
	290
	颗粒物、噪声及废水

	3
	云南省宝宁民族陶业有限公司
	琉璃瓦、劈开砖
	日产2.5万片琉璃瓦（3000m2劈开砖（陶砖））
	停产
	东北
	70
	颗粒物、噪声

	4
	华宁星程活性氧化钙有限公司
	活性石灰
	144000台
	运行
	东北
	200
	噪声、颗粒物

	5
	华宁县凯烽陶业有限公司
	页岩砖
	8000万块
	停产
	北
	紧邻
	颗粒物、噪声

	6
	华宁县永清陶艺有限公司
	陶瓷产品
	200万件
	停产
	西北
	紧邻
	颗粒物、噪声

	7
	云南科力电器设备有限公司
	配电柜制品
	2800吨
	运行
	西
	紧邻
	VOCs、颗粒物、噪声

	8
	华宁宁州古建陶瓷厂
	仿古砖瓦
	800万件
	运行
	西北
	220
	颗粒物、噪声

	9
	澄华高速配套临时混凝土搅拌站
	混凝土
	/
	运行
	北
	
	颗粒物、噪声

	10
	[bookmark: _Hlk216880227]华宁长新新型建材有限公司
	磷矿块矿、瓜子矿及粉矿
	90万吨
	运行
	东
	180
	颗粒物、噪声及废水

	11
	华宁县美亿家专业有限公司
	页岩砖
	3000吨
	已拆除
	东
	630
	颗粒物、噪声

	12
	华宁靖丰新型建材有限责任公司
	仿古砖瓦
	1000万件
	运行
	西
	830
	颗粒物、噪声

	13
	华宁泉乡古建陶业有限公司
	仿古砖瓦
	1000万件
	运行
	西
	730
	颗粒物、噪声

	14
	华宁晟开古建陶业厂
	仿古砖瓦
	700万件
	运行
	西
	710
	颗粒物、噪声

	15
	华宁永俊仿古砖瓦有限公司
	仿古砖瓦
	500万件
	运行
	西
	660
	颗粒物、噪声


4.3.2交通运输移动源
本项目属于编制报告书的工业类项目，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中7.1.1.4的相关要求，需分析调查新增交通运输移动源。
项目运营期移动源主要是原辅料及产品运输车辆。汽车废气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NO2、THC。CO是燃料在发动机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均可性。
NO2是汽缸内过量空气中的氧气和氮气在高温下形成的产物。THC产生于汽缸壁面淬效应和混合缸不完全燃烧。根据建设单位提供资料，本项目每年原料运输量约为900000t，每辆装运货车载重约30t（大型车），运输量为30000辆/年。本项目每年产品运输量约为928200t，每辆装运货车载重约30t（大型车），运输量为30942辆/年。污染物排放源强参考《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGBO3-2006）中规定的模式计算。
表3.5-5   车辆单车排放因子推荐值   单位：mg/（辆·m）
	平均车速
	50km/h

	大型车
	CO
	5.25

	
	NOx
	10.44



项目场地距最近的主干道G357约8.3km，以该路段进行计算，运营期移动源污染物排放量为CO：2.66t/a、NOx：5.28t/a。移动源排放的污染物可通过大气迅速扩散，对周围环境影响较小。
[bookmark: _Toc28572]4.4环境质量现状
[bookmark: _Toc333584933]4.4.1环境空气质量现状
本项目大气环境影响评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.1.1条一级评价项目“调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据”。“调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价所在区域污染物环境质量现状，以及计算环境空气保护目标和网格点的环境质量现状浓度”。
4.4.1.1达标区判定
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结果”。第6.2.1.2条“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。
本项目位于玉溪市华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），项目所处区域属二类区。根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，华宁县空气质量优良天数比率99.7%。本次评价根据华宁县环境空气质量自动监测站2024年全年长期监测数据对项目区域基本污染物环境质量现状进行评价，监测点位于华宁示范小学，该监测点位于本项目南侧5km，2024年华宁县环境空气质量自动监测站基本污染物监测结果统计见下表。
表4.4-1  2024年华宁县区域环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（ug/m3）
	标准值
（ug/m3）
	占标率/%
	评价结果

	SO2
	年平均质量浓度
	13
	60
	21.67
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	33.74
	150
	22.49
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	17
	40
	42.5
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	25
	80
	31.25
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	31
	70
	44.29
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	64.85
	150
	43.23
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	20
	35
	57.14
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	42
	75
	56
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	952.2
	4000
	23.81
	达标

	O3
	8h平均第90百分位数
	124
	160
	77.5
	达标

	备注：华宁县宁州镇示范小学，坐标：经度102.924722094，纬度：24.197785669


根据上表可以判定，项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项污染物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，为达标区。
4.4.1.2其他污染物环境空气质量
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.3“在没有以上相关监测数据或监测数据不能满足6.4规定的评价要求时，应按6.3要求进行补充监测”。6.3.1.1监测时段“根据监测因子的污染特征，选择污染较重的季节进行现状监测。补充监测应至少取得7d有效数据”。6.3.2监测布点“以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1-2个监测点”。
[bookmark: _Hlk216884541]本项目特征污染因子为氮氧化物、氟化物、TSP，项目区主导风向为西南风，为了了解特征污染因子的环境质量现状，建设单位委托云南长源检测技术有限公司于2026年2月27日-3月6日对项目区主导风向下风向960m处山寨箐村的氮氧化物、氟化物、砷进行了补充监测。TSP引用华宁长新新型建材有限公司委托云南环绿环境监测技术有限公司于2024年8月20日~26日对厂区外东北侧的TSP的监测结果，监测时段、监测布点均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求。
（1） 监测点位及监测时间
表4.4-2   其他污染物监测点位基本信息表
	监测点位名称
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	主导风向下风向960m处山寨箐村
	氮氧化物、氟化物、砷
	2026年2月27日-3月6日
	东北
	960

	主导风向下风向华宁长新新型建材有限公司厂区外东北侧
	TSP
	2024年8月20日~26日
	东北
	320



（2）监测项目：氮氧化物、氟化物、砷、TSP，共计4个；
（3）监测频率：连续监测7天，NOX测日均值及1小时平均值，氟化物日均值及1小时平均值、砷日均值；TSP测日平均值；
（4）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准及附录A要求；
（5）监测及分析方法
按《环境监测技术规范》《空气和废气监测分析方法》有关规定执行；
（6）评价方法
采用单因子指数法进行环境空气质量现状评价。
Pi=Ci/Si
式中：Pi——某污染物i的单因子标准指数；
Ci——i污染物的监测浓度值，µg/m3；
Si——i污染物相应的环境质量标准值，µg/m3。
（7）监测结果
环境空气监测结果统计分析见表4.4-3
表4.4-3 TSP日均值监测结果一览表 单位：ug/m3
	检测点位
	检测日期
	时间
	总悬浮颗粒物
	标准限值
	标准指数
	达标情况

	主导风向下风向华宁长新新型建材有限公司厂区外东北侧
	2024/8/20
	09:02-次日09:02
	79
	300
	0.26
	达标

	
	2024/8/21
	09:10-次日09:10
	73
	300
	0.24
	

	
	2024/8/22
	09:16-次日09:16
	82
	300
	0.27
	

	
	2024/8/23
	09:23-次日09:23
	76
	300
	0.25
	

	
	2024/8/24
	09:31-次日09:31
	84
	300
	0.28
	

	
	2024/8/25
	09:39-次日09:39
	81
	300
	0.27
	

	
	2024/8/26
	09:45-次日09:45
	83
	300
	0.27
	



根据监测结果，项目区域TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
表4.4-4  氮氧化物、氟化物、砷日均值监测结果一览表 单位：ug/m3
	检测点位
	监测项目
	检测日期
	时间
	监测结果
	标准限值
	标准指数
	达标情况

	














主导风向下风向960m处山寨箐村
	氮氧化物
	2026.02.27-2026.02.28
	08:03-次日08:03
	12
	100
	0.12
	达标

	
	
	2026.02.28-2026.03.01
	08:08-次日08:08
	16
	100
	0.16
	达标

	
	
	2026.03.01-2026.03.02
	08:15-次日08:15
	18
	100
	0.18
	达标

	
	
	2026.03.02-2026.03.03
	08:21-次日08:21
	12
	100
	0.12
	达标

	
	
	2026.03.03-2026.03.04
	08:28-次日08:28
	15
	100
	0.15
	达标

	
	
	2026.03.04-2026.03.05
	08:34-次日08:34
	21
	100
	0.21
	达标

	
	
	2026.03.05-2026.03.06
	08:40-次日08:40
	17
	100
	0.17
	达标

	
	氟化物
	2026.02.27-2026.02.28
	08:03-次日08:03
	1.84
	7
	0.26 
	达标

	
	
	2026.02.28-2026.03.01
	08:08-次日08:08
	2.43
	7
	0.35 
	达标

	
	
	2026.03.01-2026.03.02
	08:15-次日08:15
	2.17
	7
	0.31 
	达标

	
	
	2026.03.02-2026.03.03
	08:21-次日08:21
	1.91
	7
	0.27 
	达标

	
	
	2026.03.03-2026.03.04
	08:28-次日08:28
	2.62
	7
	0.37 
	达标

	
	
	2026.03.04-2026.03.05
	08:34-次日08:34
	2.33
	7
	0.33 
	达标

	
	
	2026.03.05-2026.03.06
	08:40-次日08:40
	2.53
	7
	0.36 
	达标

	
	砷
	2026.02.27-2026.02.28
	08:03-次日08:03
	0.0065
	/
	/
	/

	
	
	2026.02.28-2026.03.01
	08:08-次日08:08
	0.0066
	/
	/
	/

	
	
	2026.03.01-2026.03.02
	08:15-次日08:15
	0.0066
	/
	/
	/

	
	
	2026.03.02-2026.03.03
	08:21-次日08:21
	0.0065
	/
	/
	/

	
	
	2026.03.03-2026.03.04
	08:28-次日08:28
	0.0065
	/
	/
	/

	
	
	2026.03.04-2026.03.05
	08:34-次日08:34
	0.0065
	/
	/
	/

	
	
	2026.03.05-2026.03.06
	08:40-次日08:40
	0.0066
	/
	/
	/



[bookmark: _Toc333584934][bookmark: _Toc206945380]表4.4-5  氮氧化物、氟化物1小时平均值监测结果一览表 单位：ug/m3
	检测点位
	监测项目
	检测日期
	时间
	监测结果
	标准限值
	标准指数
	达标情况

	















主导风向下风向960m处山寨箐村
	氮氧化物
	2026.02.27
	02:00-03:00
	16
	250
	0.064
	达标

	
	
	
	08:00-09:00
	22
	250
	0.088
	达标

	
	
	
	14:00- 15:00
	19
	250
	0.076
	达标

	
	
	
	20:00-21:00
	31
	250
	0.124
	达标

	
	
	2026.02.28
	02:00-03:00
	24
	250
	0.096
	达标

	
	
	
	08:00-09:00
	29
	250
	0.116
	达标

	
	
	
	14:00- 15:00
	19
	250
	0.076
	达标

	
	
	
	20:00-21:00
	21
	250
	0.084
	达标

	
	
	2026.03.01
	02:00-03:00
	29
	250
	0.116
	达标

	
	
	
	08:00-09:00
	28
	250
	0.112
	达标

	
	
	
	14:00- 15:00
	18
	250
	0.072
	达标

	
	
	
	20:00-21:00
	38
	250
	0.152
	达标

	
	
	2026.03.02
	02:00-03:00
	25
	250
	0.1
	达标

	
	
	
	08:00-09:00
	37
	250
	0.148
	达标

	
	
	
	14:00- 15:00
	21
	250
	0.084
	达标

	
	
	
	20:00-21:00
	29
	250
	0.116
	达标

	
	
	2026.03.03
	02:00-03:00
	19
	250
	0.076
	达标

	
	
	
	08:00-09:00
	25
	250
	0.1
	达标

	
	
	
	14:00- 15:00
	21
	250
	0.084
	达标

	
	
	
	20:00-21:00
	27
	250
	0.108
	达标

	
	
	2026.03.04
	02:00-03:00
	18
	250
	0.072
	达标

	
	
	
	08:00-09:00
	30
	250
	0.12
	达标

	
	
	
	14:00- 15:00
	23
	250
	0.092
	达标

	
	
	
	20:00-21:00
	16
	250
	0.064
	达标

	
	
	2026.03.05
	02:00-03:00
	19
	250
	0.076
	达标

	
	
	
	08:00-09:00
	28
	250
	0.112
	达标

	
	
	
	14:00- 15:00
	21
	250
	0.084
	达标

	
	
	
	20:00-21:00
	17
	250
	0.068
	达标

	
	氟化物
	2026.02.27
	02:00-03:00
	3. 1
	20
	0.155
	达标

	
	
	
	08:00-09:00
	3.5
	20
	0.175
	达标

	
	
	
	14:00- 15:00
	4. 1
	20
	0.205
	达标

	
	
	
	20:00-21:00
	4.5
	20
	0.225
	达标

	
	
	2026.02.28
	02:00-03:00
	3.3
	20
	0.165
	达标

	
	
	
	08:00-09:00
	3.8
	20
	0.19
	达标

	
	
	
	14:00- 15:00
	4.5
	20
	0.225
	达标

	
	
	
	20:00-21:00
	4.9
	20
	0.245
	达标

	
	
	2026.03.01
	02:00-03:00
	3.7
	20
	0.185
	达标

	
	
	
	08:00-09:00
	4.2
	20
	0.21
	达标

	
	
	
	14:00- 15:00
	5. 1
	20
	0.255
	达标

	
	
	
	20:00-21:00
	5.5
	20
	0.275
	达标

	
	
	2026.03.02
	02:00-03:00
	3.6
	20
	0.18
	达标

	
	
	
	08:00-09:00
	4.3
	20
	0.215
	达标

	
	
	
	14:00- 15:00
	5.5
	20
	0.275
	达标

	
	
	
	20:00-21:00
	3.7
	20
	0.185
	达标

	
	
	2026.03.03
	02:00-03:00
	4.0
	20
	0.2
	达标

	
	
	
	08:00-09:00
	4.9
	20
	0.245
	达标

	
	
	
	14:00- 15:00
	5.5
	20
	0.275
	达标

	
	
	
	20:00-21:00
	3.0
	20
	0.15
	达标

	
	
	2026.03.04
	02:00-03:00
	3.2
	20
	0.16
	达标

	
	
	
	08:00-09:00
	4.3
	20
	0.215
	达标

	
	
	
	14:00- 15:00
	5.2
	20
	0.26
	达标

	
	
	
	20:00-21:00
	2.6
	20
	0.13
	达标

	
	
	2026.03.05
	02:00-03:00
	4. 1
	20
	0.205
	达标

	
	
	
	08:00-09:00
	5.3
	20
	0.265
	达标

	
	
	
	14:00- 15:00
	4.5
	20
	0.225
	达标

	
	
	
	20:00-21:00
	3.4
	20
	0.17
	达标


根据监测结果，项目区域氮氧化物日均值、1小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；氟化物日均值、1小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A要求。

4.4.2水环境质量现状
[bookmark: _Toc388862121][bookmark: _Toc354660942][bookmark: _Toc374368261][bookmark: _Toc375581820][bookmark: _Toc405803917][bookmark: _Toc425839678][bookmark: _Toc405803571]4.4.2.1地表水环境现状
[bookmark: _Toc425839679][bookmark: _Toc405803918][bookmark: _Toc374368262][bookmark: _Toc354660943][bookmark: _Toc388862122][bookmark: _Toc405803572][bookmark: _Toc375581821][bookmark: _Toc206945383]（1）水环境功能区划及水质现状
项目位于云南省华宁产业园区新庄片区（莲花塘），项目区地表径流由东向西汇入项目区东侧约1.1km的龙珠河，龙珠河向南流经约12km汇入龙洞河，龙洞河向南流约11km汇入曲江，属珠江水系南盘江流域曲江支流。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，本项目所在水功能区为：曲江峨山-华宁保留区，由峨山小街至入南盘江口（盘溪），2030年水质目标为Ⅲ类，因此，龙珠河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中“6.6.3水环境质量现状调查”中的规定，在进行水环境质量现状调查时应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，2024年全市33个地表水国控、省控监测断面中，水质优良（水质达到或优于III类）的断面25个，断面水质优良率75.8%。九甸大桥断面为本项目下游最近的监控断面，该断面2024年水质类别为Ⅱ类，优于水环境功能要求。综上，项目所在区域地表水为达标区域。
（2）地表水环境现状监测与评价
为了了解项目区地表水体龙洞河水质，引用华宁长新新型建材有限公司委托云南环绿环境监测技术有限公司于2024年8月20日~22日对龙珠河进行的现状监测数据。
①监测断面
项目区龙珠河上游500m☆1、项目区龙珠河下游500m☆2、项目区龙珠河下游1500m☆3，共3个监测点位；
②监测项目及分析方法
监测项目：pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、汞、砷、铬、六价铬、铅、铁、锰、石油类、粪大肠菌群，共19项；
分析方法：分析方法按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的方法进行；
③监测频率：连续监测3天，每天监测1次；
④监测时间：2024年8月20日~22日；
⑤评价标准：采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；
⑥监测样品采集与数据分析方法
样品采集与数据分析方法均按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的方法进行。
⑦评价方法
地表水水质评价用单项水质参数评价方法。
1)一般性水质因子的标准指数采用下式计算：
Si,j=Cij/Csi
式中：
Sij—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；
Cij—评价因子i 在j 点的实测统计代表值，mg/L；
Csi—评价因子i 的水质评价标准限值，mg/L。

2)pH值的标准指数采用下式计算：



          
式中：
SpH,j—pH的指数；
pHj —pH值实测统计代表值；
pHsd—pH的评价标准值下限；
pHsu—pH的评价标准值上限。

3)溶解氧（DO）标准指数采用下式计算：
  [image: ]
式中：
SDO,j—DO的标准指数，大于1表明该水质因子超标；
[bookmark: _Toc25156914]DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流， DOf =468/（31.6+T），T为水温，。C；
DOj—溶解氧实测值，mg/L；
DOs—溶解氧评价标准限值，mg/L。
（8）评价结果
地表水环境质量现状监测结果详见表4.4-3，评价结果详见表4.4-4。
表4.4-3地表水环境质量现状监测结果一览表单位：mg/m3
	检测点位
	项目区龙珠河上游500m☆1
	项目区龙珠河下游500m☆2
	项目区龙珠河下游1500m☆3

	日期
	2024/8/20
	2024/8/21
	2024/8/22
	2024/8/20
	2024/8/21
	2024/8/22
	2024/8/20
	2024/8/21
	2024/8/22

	时间
	10:43
	10:52
	10:19
	11:39
	11:53
	11:18
	12:38
	12:46
	12:05

	pH值（无量纲）
	7.6
	7.8
	7.5
	7.7
	7.5
	7.8
	7.5
	7.6
	7.6

	悬浮物
	4
	4
	4
	6
	5
	6
	7
	8
	7

	化学需氧量
	5
	4
	5
	7
	6
	6
	15
	12
	13

	五日生化需氧量
	1.1
	0.9
	1.1
	1.5
	1.4
	1.3
	3.2
	2.8
	3.1

	氨氮
	0.447
	0.452
	0.441
	0.468
	0.462
	0.467
	0.475
	0.473
	0.483

	总磷
	0.07
	0.06
	0.07
	0.08
	0.08
	0.08
	0.09
	0.10
	0.09

	总氮
	2.74
	2.69
	2.82
	3.64
	3.57
	3.71
	3.87
	3.74
	3.90

	铜
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L

	锌
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0.009L

	氟化物
	0.24
	0.22
	0.23
	0.28
	0.27
	0.26
	0.29
	0.28
	0.27

	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00009
	0.00009
	0.00009

	砷
	0.0011
	0.0011
	0.0013
	0.0014
	0.0014
	0.0014
	0.0015
	0.0017
	0.0016

	铬
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L

	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	铅
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	铁
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.02
	0.01
	0.02

	锰
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	粪大肠菌群（MPN/L）
	2.4×103
	2.2×103
	2.1×103
	2.8×103
	2.5×103
	2.8×103
	3.3×103
	3.2×103
	3.4×103

	备注：1、磷酸盐以总磷计；
2、“最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限。



表4.4-4地表水评价结果一览表
	监测点位
	项目区龙珠河上游500m☆1
	项目区龙珠河下游500m☆2
	项目区龙珠河下游1500m☆3

	监测因子
	标准值
	最大值
	标准指数
	达标情况
	最大值
	标准指数
	达标情况
	最大值
	标准指数
	达标情况

	pH值（无量纲）
	6~9
	7.8
	0.56
	达标
	7.8
	0.56
	达标
	7.6
	0.3
	达标

	悬浮物
	/
	4
	/
	/
	6
	/
	/
	8
	/
	/

	化学需氧量
	20
	5
	0.25
	达标
	7
	0.35
	达标
	15
	0.75
	达标

	五日生化需氧量
	4
	1.1
	0.275
	达标
	1.5
	0.375
	达标
	3.2
	0.8
	达标

	氨氮
	1.0
	0.452
	0.452
	达标
	0.468
	0.468
	达标
	0.483
	0.483
	达标

	总磷
	0.2
	0.07
	0.35
	达标
	0.08
	0.4
	达标
	0.10
	0.5
	达标

	总氮
	/
	2.82
	/
	/
	3.71
	/
	/
	3.90
	/
	/

	铜
	1.0
	0.04L
	0.02
	达标
	0.04L
	0.02
	达标
	0.04L
	0.02
	达标

	锌
	1.0
	0.009L
	0.0045
	达标
	0.009L
	0.0045
	达标
	0.009L
	0.0045
	达标

	氟化物
	1.0
	0.24
	0.24
	达标
	0.28
	0.28
	达标
	0.29
	0.29
	达标

	汞
	0.0001
	0.00004L
	0.2
	达标
	0.00004L
	0.2
	达标
	0.00009
	0.9
	达标

	砷
	0.05
	0.0013
	0.026
	达标
	0.0014
	0.028
	达标
	0.0017
	0.034
	达标

	铬
	/
	0.03L
	/
	/
	0.03L
	/
	/
	0.03L
	/
	/

	六价铬
	0.05
	0.004L
	0.04
	达标
	0.004L
	0.04
	达标
	0.004L
	0.04
	达标

	铅
	0.01
	0.01L
	0.5
	达标
	0.01L
	0.5
	达标
	0.01L
	0.5
	达标

	铁
	0.3
	0.01L
	0.017
	达标
	0.01L
	0.017
	达标
	0.01L
	0.017
	达标

	锰
	0.1
	0.01L
	0.05
	达标
	0.01L
	0.05
	达标
	0.01L
	0.05
	达标

	石油类
	0.05
	0.01L
	0.1
	达标
	0.01L
	0.1
	达标
	0.01L
	0.1
	达标

	粪大肠菌群
	10000
	2.4×103
	0.24
	达标
	2.8×103
	0.28
	达标
	3.4×103
	0.34
	达标

	注：低于检出限的以检出限的1/2进行核算


根据监测结果，龙珠河各监测断面、监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅲ类水标准。
4.4.2.1地下水环境现状
本项目地下水环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）8.3.3.3“二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个，原则上建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不得少于1个，建设项目场地及下游影响区的地下水水质监测点各不少于2个”。
为了了解项目区地下水水质，引用华宁长新新型建材有限公司委托云南环绿环境检测技术有限公司于2024年11月4日~5日对周边区域地下水进行的现状监测数据。
（1）监测点位
1#：GW1小箐龙潭▽1；
2#：GW2积水潭▽2；
3#：GW3法味民井▽3；
4#：GW4莲花塘村积水潭▽4
5#：GW5莲花塘村水井▽5；
监测点位合理性分析：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求—“要求地下水环境现状监测点采用控制性布点与功能性布点相结合的布设原则，监测点应主要布设在建设项目场地、周围环境敏感点、地下水污染源以及对于确定边界条件有控制意义的地点”，本项目评价范围无受本项目影响且具有饮用水功能的地下水；本项目上游及侧游水井有莲花塘村积水潭、莲花塘村水井、法味民井、本项目下游GW2积水潭，满足要求。
（2）监测项目
钾离子（K+）、钠离子（Na+）、钙离子（Ca2+）、镁离子（Mg2+）、碳酸根、重碳酸根、氯离子（Cl-）、硫酸根（SO42-）、总磷、氟化物、砷、铅、锌、镉、铬、六价铬、汞、硫化物、pH值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、硫酸盐、总大肠菌群、菌落总数、铁、锰，共33项
（3）监测时间及频率
2024年11月4日~5日，连续监测2天，每天取1次水样。
（4）监测及分析方法
按照《环境监测技术规范》有关取样分析方法进行。
（5）评价标准
评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，
（6）评价方法
采用标准指数法进行评价，评价模式如下：
[bookmark: _Toc25156921]①对于评价标准为定值的水质因子
[image: 说明: 说明: C:\Users\汪冥遐\AppData\Local\Temp\WeChat Files\dae8467b96e9e7ca22d33fe79fbd0f6.png]
式中：
Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。
②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH）
[image: 说明: 说明: C:\Users\汪冥遐\AppData\Local\Temp\1571637416(1).png]                    
式中：
PpH—pH的标准指数，无量纲；
pH—pH的监测值；
pHsu—标准中pH的上限值；
pHsd—标准中pH的下限值。
标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大超标越严重。
（7）监测结果统计分析
监测结果详见表4.4-5及表4.4-6。
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[bookmark: _Hlk5002401]表4.4-5 地下水质量现状监测结果一览表  单位：mg/L
	检测点位
	小箐龙潭▽1
	积水潭▽2
	莲花塘村积水潭▽4
	标准值
	达标情况

	日期
	2024/11/4
	2024/11/5
	2024/11/4
	2024/11/5
	2024/11/4
	2024/11/5
	
	

	时间
	11:02
	10:08
	11:34
	10:41
	11:57
	11:17
	
	

	样品状态
	无颜色、无气味、无浮油
	无颜色、无气味、无浮油
	无颜色、无气味、无浮油
	无颜色、无气味、无浮油
	无颜色、无气味、无浮油
	无颜色、无气味、无浮油
	
	

	样品编号
	DX20241025006-1-1-1
	DX20241025006-1-2-1
	DX20241025006-2-1-1
	DX20241025006-2-2-1
	DX20241025006-3-1-1
	DX20241025006-3-2-1
	
	

	pH值（无量纲）
	7.3
	7.4
	7.8
	7.9
	7.8
	7.8
	6.5~8.5
	达标

	钾离子（K+）
	1.01
	1.02
	6.27 
	6.21
	14.0 
	14.0 
	/
	/

	钠离子（Na+）
	0.78
	0.79
	4.68
	4.66
	11.2
	11.1
	/
	/

	钙离子（Ca2+）
	65.6
	65.4
	135
	135
	32.1
	31.6
	/
	/

	镁离子（Mg2+）
	38.4
	38.4
	51.0 
	51.0 
	12.6
	12.4
	/
	/

	碳酸根
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	/

	重碳酸根
	351
	353
	344
	359
	122
	120
	/
	/

	氯离子（Cl-）
	1.74
	1.74
	2.21
	2.22
	15.3
	15.2
	/
	/

	硫酸根（SO42-）
	10.2
	10.2
	239
	237
	40.4
	39.9
	/
	/

	总磷
	0.02
	0.02
	0.01
	0.01
	0.03
	0.03
	/
	/

	氟化物
	0.32
	0.33
	0.61
	0.62
	0.75
	0.73
	1.0
	达标

	砷
	0.0004
	0.0004
	0.0007
	0.0007
	0.0016
	0.0016
	0.01
	达标

	铅
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01
	达标

	锌
	0.019
	0.019
	0.030 
	0.029
	0.011
	0.010 
	1.0
	达标

	镉
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.005
	达标

	铬
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	/
	/

	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	达标

	汞
	0.00018
	0.00019
	0.00030 
	0.00028
	0.00019
	0.00020 
	0.001
	达标

	硫化物
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.02
	达标

	氨氮
	0.025L
	0.025L
	0.067
	0.069
	0.447
	0.445
	0.5
	达标

	硝酸盐氮
	2.42
	2.45
	0.02L
	0.02L
	0.11
	0.11
	20.0
	达标

	亚硝酸盐氮
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.037
	0.036
	1.00
	达标

	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.002
	达标

	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	达标

	总硬度
	303
	301
	440
	442
	132
	130
	450
	达标

	溶解性总固体
	382
	388
	905
	913
	248
	243
	1000
	达标

	高锰酸盐指数（以O2计）
	0.52
	0.54
	2.00 
	2.02
	2.61
	2.63
	3.0
	达标

	硫酸盐
	66
	67
	245
	247
	55
	56
	250
	达标

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	2
	2
	3.0
	达标

	菌落总数（CFU/mL）
	44
	51
	58
	60
	74
	89
	100
	达标

	铁
	0.08
	0.08
	0.03
	0.03
	0.02
	0.02
	0.3
	达标

	锰
	0.07
	0.07
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.1
	达标










续表4.4-5地下水质量现状监测结果一览表  单位：mg/L
	检测点位
	莲花塘村水井▽5
	法味民井▽3
	标准值
	达标情况

	日期
	2024/11/4
	2024/11/5
	2024/11/4
	2024/11/5
	
	

	时间
	12:43
	12:06
	13:22
	12:38
	
	

	样品状态
	无颜色、无气味、无浮油
	无颜色、无气味、无浮油
	无颜色、无气味、无浮油
	无颜色、无气味、无浮油
	
	

	样品编号
	DX20241025006-4-1-1
	DX20241025006-4-2-1
	DX20241025006-5-1-1
	DX20241025006-5-2-1
	
	

	pH值（无量纲）
	7.5
	7.5
	7.5
	7.4
	6.5~8.5
	达标

	钾离子（K+）
	0.93
	0.94
	7.09
	6.82
	/
	/

	钠离子（Na+）
	10.8
	10.8
	14.9
	14.9
	/
	/

	钙离子（Ca2+）
	29.4
	31.0 
	117
	117
	/
	/

	镁离子（Mg2+）
	20.7
	21.1
	5.30 
	5.27
	/
	/

	碳酸根
	0
	0
	0
	0
	/
	/

	重碳酸根
	208
	215
	339
	347
	/
	/

	氯离子（Cl-）
	2.24
	2.24
	25.6
	25.4
	/
	/

	硫酸根（SO42-）
	7.34
	7.31
	20.9
	20.6
	/
	/

	总磷
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	/
	/

	氟化物
	0.35
	0.37
	0.33
	0.31
	1.0
	达标

	砷
	0.0005
	0.0005
	0.0010 
	0.0010 
	0.01
	达标

	铅
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01
	达标

	锌
	0.199
	0.200 
	0.040 
	0.039
	1.0
	达标

	镉
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.005
	达标

	铬
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	/
	/

	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	达标

	汞
	0.00028
	0.00026
	0.00040 
	0.00038
	0.001
	达标

	硫化物
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.02
	达标

	氨氮
	0.025L
	0.025L
	0.058
	0.056
	0.5
	达标

	硝酸盐氮
	4.78
	4.82
	2.28 
	2.31
	20.0
	达标

	亚硝酸盐氮
	0.003L
	0.003L
	0.321
	0.323
	1.00
	达标

	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.002
	达标

	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	达标

	总硬度
	154
	152
	283
	285
	450
	达标

	溶解性总固体
	220
	225
	405
	411
	1000
	达标

	高锰酸盐指数（以O2计）
	0.48
	0.50 
	0.96
	0.98
	3.0
	达标

	硫酸盐
	28
	27
	87
	89
	250
	达标

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	未检出
	2
	2
	3.0
	达标

	菌落总数（CFU/mL）
	45
	77
	98
	81
	100
	达标

	铁
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.3
	达标

	锰
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.1
	达标









表4.4-6八大离子平衡分析结果
	断面
	小箐龙潭▽1
	积水潭▽2
	莲花塘村积水潭▽4
	莲花塘村水井▽5
	法味民井▽3

	日期
	2024/11/4
	2024/11/5
	2024/11/4
	2024/11/5
	2024/11/4
	2024/11/5
	2024/11/4
	2024/11/5
	2024/11/4
	2024/11/5

	pH
	7.3
	7.4
	7.8
	7.9
	7.8
	7.8
	7.5
	7.5
	7.5
	7.4

	阳离子
	K+
	1.01
	1.01
	1.02
	6.27 
	6.21
	14.0 
	14.0 
	1.02
	0.93
	0.94
	7.09
	6.82
	0.93

	
	Na+
	0.78
	0.78
	0.79
	4.68
	4.66
	11.2
	11.1
	0.79
	10.8
	10.8
	14.9
	14.9
	10.8

	
	Ca2+
	65.6
	65.6
	65.4
	135
	135
	32.1
	31.6
	65.4
	29.4
	31.0 
	117
	117
	29.4

	
	Mg2+
	38.4
	38.4
	38.4
	51.0 
	51.0 
	12.6
	12.4
	38.4
	20.7
	21.1
	5.30 
	5.27
	20.7

	阴离子
	CO32-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	HCO3-
	351
	351
	353
	344
	359
	122
	120
	353
	208
	215
	339
	347
	208

	
	Cl-
	1.74
	1.74
	1.74
	2.21
	2.22
	15.3
	15.2
	1.74
	2.24
	2.24
	25.6
	25.4
	2.24

	
	SO42-
	10.2
	10.2
	10.2
	239
	237
	40.4
	39.9
	10.2
	7.34
	7.31
	20.9
	20.6
	7.34

	相对误差（%）
	4.17
	3.83
	3.10
	2.14
	3.37
	3.41
	0.86
	0.82
	2.94
	2.0

	理论总硬度
	324
	323.5
	550
	550
	133
	131
	160
	165
	315
	314



注：①pH小于8.34时，检测结果碳酸根低于检出限；pH大于8.34时，检测结果不应出现碳酸氢根；②相对误差不应超过±5。

根据云南环绿环境检测技术有限公司于2024年11月4日~5日对区域GW1小箐龙潭、GW2积水潭、GW3莲花塘村积水潭、GW4莲花塘村饮用水源及法味民井的监测结果，区域地下水环境质量现状满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质要求。同时，计算得E（相对误差%）在±5%范围内，故阴阳离子平衡。

4.4.3声环境质量现状
为了解项目区域声环境质量现状情况，建设单位委托云南长源检测技术有限公司于2026年1月7日～1月8日对厂界四周进行了声环境质量现状监测。
（1）监测点位
厂界东外1m处N1、厂界南外1m处N2、厂界西外1m处N3、厂界北外1m处N4，共计4个；
[bookmark: _Toc25156924]（2）监测项目、监测时间及监测频率
监测项目：等效连续A声级Leq (A)
监测时间： 2026年1月7日～1月8日
监测频率：连续监测2天，每天昼、夜各监测1次
[bookmark: _Toc25156925]（3）评价因子
[bookmark: _Toc25156926]等效连续A声级Leq (A)
（4）评价标准
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。
[bookmark: _Toc25156927]（5）监测分析方法
按照国家现行监测技术规范。
（6）评价方法
采用比标法，即将噪声监测结果（Leq值）直接与评价标准对照进行评价。
（7）监测结果统计分析
监测结果见表4.4-7。
表4.4-7噪声监测结果一览表
	检测日期
	检测点位
	时间
	噪声值Leq（A）
	标准限值
	达标情况

	2026.01.07
	厂界东外1米处N1
	昼间（10:03-10:06）
	47
	53
	达标

	
	
	夜间（22:09-22:12）
	42
	43
	达标

	
	厂界南外1米处N2
	昼间（10:15-10:18）
	48
	51
	达标

	
	
	夜间（22:23-22:26）
	41
	43
	达标

	
	厂界西外1米处N3
	昼间（10:29-10:32）
	50
	54
	达标

	
	
	夜间（22:37-22:40）
	44
	41
	达标

	
	厂界北外1米处N4
	昼间（10:42-10:45）
	50
	52
	达标

	
	
	夜间（22:53-22:56）
	41
	43
	达标

	2026.01.08
	厂界东外1米处N1
	昼间（10:00-10:03）
	45
	55
	达标

	
	
	夜间（22:21-22:24）
	42
	46
	达标

	
	厂界南外1米处N2
	昼间（10:13-10:16）
	47
	51
	达标

	
	
	夜间（22:35-22:38）
	43
	41
	达标

	
	厂界西外1米处N3
	昼间（10:26-10:29）
	51
	52
	达标

	
	
	夜间（22:49-22:52）
	43
	41
	达标

	
	厂界北外1米处N4
	昼间（10:42-10:45）
	49
	53
	达标

	
	
	夜间（23:02-23:05）
	44
	43
	达标


根据监测结果，项目区噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，项目区声环境质量现状较好。
[bookmark: _Toc333584936]4.4.4土壤质量现状
4.4.4.1土壤类型分布调查
根据国家土壤信息服务平台http://www.soilinfo.cn/map/网站查询，本项目占地其200m范围内土壤类型主要为山原红壤及水稻土，本次评价按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对项目区的土壤环境进行了现状调查，并在调查的基础上分析了土壤污染现状，提出了防治措施。
4.4.4.2土壤理化特性调查
（1）土壤理化特性调查
根据国家土壤信息服务平台http://www.soilinfo.cn/map/网站查询，本项目工程及其200m范围内山原红壤及水稻土，根据现场调查，结合查阅资料（《云南土种志》《云南土壤》）和监测手段，项目区域内土壤颜色主要为黄色、褐色、红色及灰色，结构为团粒，质地为黏土、壤土及砂土；项目所涉及的土壤的理化特性统计见表4.4-8。
4.4.4.3土壤环境质量现状
为了解项目区土壤环境质量现状，建设单位委托云南长源检测技术有限公司于2026年1月7日对项目区占地范围内及占地范围外土壤进行了监测。占地范围外下风向S6引用华宁长新新型建材有限公司委托云南环绿环境监测技术有限公司于2024年8月20日对厂界外东北侧林地的现状监测数据。
本项目属于污染影响型建设项目，土壤评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）“现状监测布点类型与数量表”确定监测布点，因此，占地范围内3个柱状样点+1个表层样点，占地范围外2个表层样点。
表4.4-8  现状监测布点类型与数量
	评价工作等级
	占地范围内
	占地范围外

	一级
	生态影响型
	5个表层样点
	6个表层样点

	
	污染影响型
	5个柱状样，2个表层样点
	4个表层样点

	二级
	生态影响型
	3个表层样点
	4个表层样点

	
	污染影响型
	3个柱状样点，1个表层样点
	2个表层样点

	三级
	生态影响型
	1个表层样点
	2个表层样点

	
	污染影响型
	3个表层样点
	-

	注：“-”表示无现状监测布点类型与数量的要求。

	表层样应在0-0.2m取样。
柱状样通常在0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别取样，3m以下每3m取1个样，可根据基础埋深、土体构型适当调整。



（1）监测点位、监测因子
根据现场踏勘，结合项目厂界范围内土壤类型分布以及本项目排污特征、风向等因素，本次监测共设置6个监测点位，占地范围内3柱状样、1个表层样，占地范围外2个表层样，其中，占地范围外下风向S5引用华宁长新新型建材有限公司委托云南环绿环境监测技术有限公司于2024年8月20日对厂界外东北侧林地的现状监测数据。
满足《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求。本次监测具体布点情况见表4.4-9。


表4.4-9 土壤监测点位与监测因子一览表
	编号
	监测点位
	布点类型
	监测因子
	数量
	备注

	S1
	车间内水洗区用地
	柱状样
	pH、含盐量、总磷、氟化物、铜、铅、铬（六价）、镉、砷、汞、镍
	11项
	占地范围内

	S2
	厂区东南侧（过磅房旁）
	柱状样
	pH、含盐量、总磷、氟化物、铜、铅、铬（六价）、镉、砷、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘
	






49项
	占地范围内

	S3
	产品堆料棚外东侧
	柱状样
	pH、含盐量、总磷、氟化物、铜、铅、铬（六价）、镉、砷、汞、镍
	11项
	占地范围内

	S4
	办公区绿地
	表层样
	pH、含盐量、总磷、氟化物、铜、铅、铬（六价）、镉、砷、汞、镍
	11项
	占地范围内

	S5
	厂区外西南侧耕地（上风向）
	表层样
	pH、含盐量、总磷、氟化物、锌、铜、铅、铬、镉、砷、汞、镍
	12项
	占地范围外

	S6
	长新公司厂界外东北侧林地（下风向）
	表层样
	pH、总磷、氟化物、锌、铜、铅、铬、镉、砷、汞、镍
	12项
	占地范围外



（2）监测时间、监测频率
监测时间：2026年1月7日，2024年8月20日（S5引用）；
监测频次：采样1天，每天采样1次。
（3）评价标准
占地范围内S1、S2、S3、S4土壤执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。占地范围外S5、S6土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）中其他类用地筛选值。
（4）评价方法
土壤质量评价采用标准指数法，标准指数＞1，表明该土壤因子已超标，标准指数越大，超标越严重。根据土壤现状监测中各因子对应的质量标准，分别计算每一种污染物的标准指数Pi，然后进行评价：


式中：Pi—标准指数；
      Ci—评价因子i在j点的实测浓度值，mg/kg；
      Cs—评价因子i的评价标准值，mg/kg。
（5） 土壤监测分析方法
表4.2-10    土壤监测分析一览表
	样品
类别
	检测项目
	检测方法
	检测和分析设备
	仪器编号
	最低检出限

	

噪声
	环境噪声
（城市功能区、道路
交通噪声、
区域环境噪声）
	声环境质量标准
附录 B  声环境功能区监测方法
附录 C  噪声敏感建筑物监测
方法 GB 3096-2008
	多功能声级计
	CY-XC014
	

—

	
	
	
	声校准器
	CY-XC016
	

	
	
	
	电接风向风速仪
	CY-XC144
	

	

















土壤和水
系沉积物
	pH 值
	土壤 pH 的测定电位法 HJ 962-2018
	pH 计
	CY-FX010
	0.01pH 单位

	
	总磷
	土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ 632-2011
	可见分光光度计
	CY-FX003
	10.0mg/kg

	
	总氟化物
	土壤 水溶性氟化物和总氟化
物的测定 离子选择电极法
HJ 873-2017
	离子计
	CY-FX011
	63mg/kg

	
	镉
	土壤质量 重金属测定
王水回流消解原子吸收法
NY/T 1613-2008
	原子吸收分光光度仪
	CY-FX022
	0.01mg/kg

	
	铜
	

土壤和沉积物 铜、锌、铅、
镍、铬的测定 火焰原子吸收
分光光度法 HJ 491-2019
	


原子吸收分光光度仪
	


CY-FX022
	1mg/kg

	
	铅
	
	
	
	10mg/kg

	
	锌
	
	
	
	1mg/kg

	
	铬
	
	
	
	4mg/kg

	
	镍
	
	
	
	3mg/kg

	
	六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定
碱溶液提取-火焰原子吸收分
光光度法 HJ 1082-2019
	原子吸收分光光度仪
	CY-FX022
	0.5mg/kg

	
	
汞
	土壤质量 总汞、总砷、总铅
的测定原子荧光法
第 1 部分：土壤中总汞的测定
GB/T 22105.1-2008
	
原子荧光光度计
	
CY-FX023
	
0.002mg/kg

	
	
砷
	土壤质量 总汞、总砷、总铅
的测定原子荧光法
第 2 部分：土壤中总砷的测定
GB/T 22105.2-2008
	
原子荧光光度计
	
CY-FX023
	
0.01mg/kg

	
	全盐量
	森林土壤水溶性盐分分析（3. 1  质量法）
LY/T 1251-1999
	电子天平
	
CY-FX006
	
—

	
	*硝基苯
	


土壤和沉积物
半挥发性有机物的测定 气相
色谱-质谱法
HJ 834-2017
	


气相色谱/质谱联
用仪-Agilent
GC6890N-5973MS
	




—
	0.09mg/kg

	
	*苯胺
	
	
	
	0.2mg/kg

	
	*2-氯苯酚
	
	
	
	0.06mg/kg

	
	*苯并[a]蒽
	
	
	
	0. 1mg/kg

	
	*苯并[a]芘
	
	
	
	0. 1mg/kg

	
	*苯并[b]荧蒽
	
	
	
	0.2mg/kg



（续）表4.2-10    土壤监测分析一览表
	样品
类别
	检测项目
	检测方法
	检测和分析设备
	仪器编号
	最低检出限

	





















土壤和水
系沉积物
	*苯并[k]荧蒽
	
土壤和沉积物
半挥发性有机物的测
定 气相色谱-质谱法
HJ 834-2017
	

气相色谱/质谱联
用仪-Agilent
GC6890N-5973MS
	


—
	0. 1mg/kg

	
	*䓛
	
	
	
	0. 1mg/kg

	
	*二苯并[a,h]蒽
	
	
	
	0. 1mg/kg

	
	*茚并[1,2,3-cd]芘
	
	
	
	0. 1mg/kg

	
	*萘
	
	
	
	0.09mg/kg

	
	*四氯化碳
	


















土壤和沉积物
挥发性有机物的测定
吹扫捕集/气相色谱-质
谱法 HJ 605-2011
	


















气相色谱/质谱联
用仪-Agilent
7890B/5977BMS
	




















—
	1.3μg/kg

	
	*氯仿
	
	
	
	1. 1μg/kg

	
	*氯甲烷
	
	
	
	1.0μg/kg

	
	*1, 1-二氯乙烷
	
	
	
	1.2μg/kg

	
	*1,2-二氯乙烷
	
	
	
	1.3μg/kg

	
	*1, 1-二氯乙烯
	
	
	
	1.0μg/kg

	
	*顺式-1,2-二氯乙烯
	
	
	
	1.3μg/kg

	
	*反式-1,2-二氯乙烯
	
	
	
	1.4μg/kg

	
	*二氯甲烷
	
	
	
	1.5μg/kg

	
	*1,2-二氯丙烷
	
	
	
	1. 1μg/kg

	
	*1, 1, 1,2-四氯乙烷
	
	
	
	1.2μg/kg

	
	*1, 1,2,2-四氯乙烷
	
	
	
	1.2μg/kg

	
	*四氯乙烯
	
	
	
	1.4μg/kg

	
	*1, 1, 1-三氯乙烷
	
	
	
	1.3μg/kg

	
	*1, 1,2-三氯乙烷
	
	
	
	1.2μg/kg

	
	*三氯乙烯
	
	
	
	1.2μg/kg

	
	*1,2,3-三氯丙烷
	
	
	
	1.2μg/kg

	
	*氯乙烯
	
	
	
	1.0μg/kg

	
	*苯
	
	
	
	1.9μg/kg

	
	*氯苯
	
	
	
	1.2μg/kg

	
	*1,2-二氯苯
	
	
	
	1.5μg/kg

	
	*1,4-二氯苯
	
	
	
	1.5μg/kg

	
	*乙苯
	
	
	
	1.2μg/kg

	
	*苯乙烯
	
	
	
	1. 1μg/kg

	
	*甲苯
	
	
	
	1.3μg/kg

	
	*间，对-二甲苯
	
	
	
	1.2μg/kg

	
	*邻-二甲苯
	
	
	
	1.2μg/kg



（6） 土壤理化特性调查
表4.2-11 土壤理化特性一览表 
	点位
	S1 车间内水洗区用地
	S2 厂区东南侧（过磅房旁）

	日期
	2026.01.07

	经纬度
	E:102°56′30″ ，N:24° 14′34″
	E:102°56′25″N:24° 14′37″

	层次
	表层
20-40cm
	中层
80-110cm
	深层
200-230cm
	表层
20-40cm
	中层
80-110cm
	深层
200-240cm

	颜色
	红棕色
	暗灰色
	暗灰色
	红棕色
	暗灰色
	暗灰色

	土壤结构
	球状
	球状
	球状
	球状
	球状
	球状

	质地
	重壤土
	重壤土
	重壤土
	重壤土
	粘土
	粘土

	砂砾含量
	4%
	3%
	3%
	2%
	2%
	1%

	其他异物
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	pH 值（无量纲）
	6.50
	5.91
	5.77
	5.80
	6.42
	6.62

	阳离子交换量（cmol+/kg）
	7.4
	9.5
	6.6
	7.3
	8.5
	8. 1

	氧化还原电位（mV）
	224
	—
	—
	247
	—
	—

	渗滤率（饱和导水率）
（mm/min）
	0.62
	—
	—
	0.77
	—
	—

	容重（g/cm3）
	1.30
	—
	—
	1.26
	—
	—

	总孔隙度（%）
	12.5
	—
	—
	16.7
	—
	—









（续）表4.2-11 土壤理化特性一览表 
	点位
	S3 产品堆料棚外东侧
	S4 办公区绿地
	S5 厂区外西南侧耕地（上风向）

	日期
	2026.01.07

	经纬度
	E:102°56′24″ ，N:24° 14′36″
	E:102°56′24″
N:24° 14′37″
	E:102°56′21″
N:24° 14′31″

	层次
	表层
20-40cm
	中层
80-110cm
	深层
200-230cm
	表层 10-20cm
	表层 10-20cm

	颜色
	黄棕色
	黄棕色
	黄棕色
	暗棕色
	黄棕色

	土壤结构
	球状
	球状
	球状
	球状
	球状

	质地
	重壤土
	重壤土
	重壤土
	中壤土
	砂壤土

	砂砾含量
	3%
	3%
	2%
	3%
	5%

	其他异物
	无
	无
	无
	无
	无

	pH 值（无量纲）
	6.68
	6.73
	6.38
	6.84
	6.21

	阳离子交换量（cmol+/kg）
	7.8
	8.8
	7.0
	9.0
	9.5

	氧化还原电位（mV）
	274
	—
	—
	256
	283

	渗滤率（饱和导水率）
（mm/min）
	0.97
	—
	—
	1.08
	0.48

	容重（g/cm3）
	1.50
	—
	—
	1.35
	1.43

	总孔隙度（%）
	12.9
	—
	—
	14.3
	7.7














（7）评价结果
土壤环境质量现状监测结果及评价结果见表4.2-12，表4.2-12，表4.2-12。
表4.2-12 土壤环境质量现状监测结果及评价结果表（柱状样点）
	监测点位
	监测指标
	监测结果（mg/kg）
	标准（第二类用地筛选值mg/kg）
	标准指数
	达标情况

	
	
	0-50cm
	50-150cm
	150-300cm
	
	0-50cm
	50-150cm
	150-300cm
	

	S1车间内水洗区用地
	PH（无量纲）
	6.50
	5.91
	5.77
	--
	--
	--
	--
	--

	
	全盐量(g/kg)
	0.84
	0.82
	0.78
	--
	--
	--
	--
	--

	
	砷
	11.9
	11.9
	12.9
	60
	0.198 
	0.198 
	0.215 
	达标

	
	镉
	0.15
	0.22
	0.13
	65
	0.002 
	0.003 
	0.002 
	达标

	
	铜
	20
	40
	34
	18000
	0.001 
	0.002 
	0.002 
	达标

	
	铅
	21
	22
	15
	800
	0.026 
	0.028 
	0.019 
	达标

	
	汞
	0.169
	0.364
	0.190
	38
	0.004 
	0.010 
	0.005 
	达标

	
	镍
	33
	69
	43
	900
	0.037 
	0.077 
	0.048 
	达标

	
	铬（六价
）
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	5.7
	--
	--
	--
	达标

	
	总磷
	520
	550
	609
	--
	--
	--
	--
	--

	
	总氟化物
	453
	1. 10×103
	682
	16022
	0.028
	0.069
	0.043
	达标

	S2厂区东南侧（过磅房旁）
	PH（无量纲）
	5.80
	6.42
	6.62
	--
	--
	--
	--
	--

	
	全盐量(g/kg)
	0.76
	0.86
	0.84
	--
	--
	--
	--
	--

	
	砷
	8.89
	9.02
	3.99
	60
	0.148
	0.150
	0.067
	达标

	
	镉
	0. 14
	0.16
	0. 12
	65
	0.002
	0.002
	0.002
	达标

	
	铜
	22
	30
	28
	18000
	0.001
	0.002
	0.002
	达标

	
	铅
	22
	22
	27
	800
	0.028
	0.028
	0.034
	达标

	
	汞
	0.055
	0.199
	0.135
	38
	0.001
	0.005
	0.004
	达标

	
	镍
	32
	32
	26
	900
	0.036
	0.036
	0.029
	达标

	
	铬（六价
）
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	5.7
	--
	--
	--
	达标

	
	总磷
	533
	680
	664
	--
	--
	--
	--
	--

	
	总氟化物
	592
	874
	711
	16022
	0.037
	0.055
	0.044
	达标

	
	四氯化碳
	0.0013L
	0.0013L
	0.0013L
	2.8
	--
	--
	--
	达标

	
	氯仿
	0.0011L
	0.0011L
	0.0011L
	0.9
	--
	--
	--
	达标

	
	氯甲烷
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	37
	--
	--
	--
	达标

	
	1,1-二氯乙烷
	0.0012L
	0.0012L
	0.0012L
	9
	--
	--
	--
	达标

	
	1,2-二氯乙烷
	0.0013L
	0.0013L
	0.0013L
	5
	--
	--
	--
	达标

	
	1,1-二氯乙烯
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	66
	--
	--
	--
	达标

	
	顺式1,2-二氯乙烯
	0.0013L
	0.0013L
	0.0013L
	596
	--
	--
	--
	达标

	
	反式1,2-二氯乙烯
	0.0014L
	0.0014L
	0.0014L
	54
	--
	--
	--
	达标

	
	二氯甲烷
	0.0015L
	0.0015L
	0.0015L
	616
	--
	--
	--
	达标

	
	1,2-二氯丙烷
	0.0011L
	0.0011L
	0.0011L
	5
	--
	--
	--
	达标

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	0.0012L
	0.0012L
	0.0012L
	10
	--
	--
	--
	达标

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	0.0012L
	0.0012L
	0.0012L
	6.8
	--
	--
	--
	达标

	
	四氯乙烯
	0.0014L
	0.0014L
	0.0014L
	53
	--
	--
	--
	达标

	
	1,1,1-三氯乙烷
	0.0013L
	0.0013L
	0.0013L
	840
	--
	--
	--
	达标

	
	1,1,2-三氯乙烷
	0.0012L
	0.0012L
	0.0012L
	2.8
	--
	--
	--
	达标

	
	三氯乙烯
	0.0012L
	0.0012L
	0.0012L
	2.8
	--
	--
	--
	达标

	
	1,2,3三氯丙烷
	0.0012L
	0.0012L
	0.0012L
	0.5
	--
	--
	--
	达标

	
	氯乙烯
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.43
	--
	--
	--
	达标

	
	苯
	0.0019L
	0.0019L
	0.0019L
	4
	--
	--
	--
	达标

	
	氯苯
	0.0012L
	0.0012L
	0.0012L
	270
	--
	--
	--
	达标

	
	1,2-二氯苯
	0.0015L
	0.0015L
	0.0015L
	560
	--
	--
	--
	达标

	
	1,4-二氯苯
	0.0015L
	0.0015L
	0.0015L
	20
	--
	--
	--
	达标

	
	乙苯
	0.0012L
	0.0012L
	0.0012L
	28
	--
	--
	--
	达标

	
	苯乙烯
	0.0011L
	0.0011L
	0.0011L
	1290
	--
	--
	--
	达标

	
	甲苯
	0.0013L
	0.0013L
	0.0013L
	1200
	--
	--
	--
	达标

	
	间二甲苯+对-二甲苯
	0.0012L
	0.0012L
	0.0012L
	570
	--
	--
	--
	达标

	
	邻-二甲苯
	0.0012L
	0.0012L
	0.0012L
	640
	--
	--
	--
	达标

	
	硝基苯
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	76
	--
	--
	--
	达标

	
	苯胺
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	260
	--
	--
	--
	达标

	
	2-氯酚
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	2256
	--
	--
	--
	达标

	
	苯并a]蒽
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	15
	--
	--
	--
	达标

	
	苯并[a]芘
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	1.5
	--
	--
	--
	达标

	
	苯并[b]荧蒽
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	15
	--
	--
	--
	达标

	
	苯并[k] 荧蒽
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	151
	--
	--
	--
	达标

	
	䓛
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	1293
	--
	--
	--
	达标

	
	二苯并[a, h]蒽
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	1.5
	--
	--
	--
	达标

	
	茚
[1,2,3-cd]芘
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	15
	--
	--
	--
	达标

	
	萘
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	70
	--
	--
	--
	达标

	S3产品堆料棚外东侧
	PH（无量纲）
	6.68
	6.73
	6.38
	--
	--
	--
	--
	--

	
	全盐量(g/kg)
	0.80
	0.73
	0.83
	--
	--
	--
	--
	--

	
	砷
	18.9
	10. 1
	7.75
	60
	0.315 
	0.17
	0.129 
	达标

	
	镉
	0.13
	0.16
	0.15
	65
	0.002 
	0.002 
	0.002 
	达标

	
	铜
	31
	20
	18
	18000
	0.002 
	0.001 
	0.001 
	达标

	
	铅
	20
	20
	15
	800
	0.025 
	0.025 
	0.019 
	达标

	
	汞
	0.095
	0.068
	0.097
	38
	0.003 
	0.002 
	0.003 
	达标

	
	镍
	29
	28
	29
	900
	0.032 
	0.031 
	0.032 
	达标

	
	铬（六价
）
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	5.7
	--
	--
	--
	达标

	
	总磷
	405
	358
	738
	--
	--
	--
	--
	--

	
	总氟化物
	655
	1.01×103
	743
	16022
	0.041
	0.063
	0.046
	达标







表4.2-13 土壤环境质量现状监测结果及评价结果表（占地范围内表层样点）
	        监测点位
监测指标
	监测结果（mg/kg）
	标准（第二类用地筛选值mg/kg）
	标准指数
	达标情况

	
	S4办公区
	
	S4办公区
	

	PH（无量纲）
	6.84
	--
	--
	--

	全盐量(g/kg)
	0.86
	--
	--
	--

	砷
	24
	60
	0.4
	达标

	镉
	0.2
	65
	0.003 
	达标

	铜
	42
	18000
	0.002 
	达标

	铅
	45
	800
	0.056 
	达标

	汞
	0.144
	38
	0.004 
	达标

	镍
	38
	900
	0.042 
	达标

	铬（六价
）
	0.5L
	5.7
	--
	达标

	锌
	--
	--
	--
	达标

	总磷
	468
	--
	--
	--

	总氟化物
	540
	16022
	0.034
	达标







表4.2-14 土壤环境质量现状监测结果及评价结果表（占地范围外表层样点）
	监测断面
	监测指标
	监测结果（mg/kg）
	标准指数
	标准（筛选值mg/kg）
	达标情况

	S5 厂区外西南侧耕地（上风向）
	pH（无量纲）
	6.21
	--
	--
	--

	
	全盐量(g/kg)
	0.82
	--
	--
	--

	
	砷
	15
	0.500 
	30
	达标

	
	镉
	0.11
	0.367 
	0.3
	达标

	
	铜
	5
	0.050 
	100
	达标

	
	铅
	12
	0.100 
	120
	达标

	
	汞
	0.03
	0.013 
	2.4
	达标

	
	镍
	6
	0.060 
	100
	达标

	
	铬
	33
	0.165 
	200
	达标

	
	锌
	13
	0.052 
	250
	达标

	
	总磷
	1.84×103
	--
	--
	--

	
	总氟化物
	458
	--
	--
	--

	S6引用长新公司厂界外东北侧林地（下风向）
	pH（无量纲）
	4.84
	--
	--
	--

	
	砷
	7.78
	0.259 
	30
	达标

	
	镉
	0.08
	0.267 
	0.3
	达标

	
	铜
	30
	0.300 
	100
	达标

	
	铅
	18
	0.150 
	120
	达标

	
	汞
	0.356
	0.148 
	2.4
	达标

	
	镍
	36
	0.360 
	100
	达标

	
	铬
	34
	0.170 
	200
	达标

	
	锌
	64
	0.256 
	250
	达标

	
	总磷
	239
	--
	--
	--

	
	总氟化物
	588
	16022
	0.037
	达标



根据监测结果可知，项目厂区范围内3个柱状样点，1个表层样点各项指标均低于《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地的风险筛选值和风险管控值。项目区外2个表层样点各项指标均低于《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值。
[bookmark: _Toc49685514]4.4.5生态环境质量现状
项目区经过多年的人工开发，原有的原生植被受到破坏，基本为人为控制区，未发现野生保护物种和其它珍稀濒危动植物物种，项目区域内没有分布古树名木，区域内的动物、植物均为常见种。
厂区内属于较为典型的工业生态系统，由于受人类长期生产及生活活动的影响，目前评价区域内地表已无原生植被及天然植被分布，地表植被多为人工种植的绿化植被，多为圆柏、香樟及灌木等。
厂址区域因早前人为活动的破坏，已无大的动物，仅有极少量的小型野生动物，经现场踏勘，区域内仅有少量的麻雀、蜜蜂、蜻蜓、蝴蝶、蟑螂、蝗虫等，均属于常见物种。
项目区域内未发现珍稀濒危野生动植物、风景名胜区、名胜古迹、自然保护区、地质遗迹保护区、重点水源保护区和历史文物保护区等。




[bookmark: _Toc13198][bookmark: _Toc6874][bookmark: _Toc268592943][bookmark: _Toc323044965]5环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc11406][bookmark: _Toc668]5.1施工期环境影响分析
[bookmark: _Toc52351845][bookmark: _Toc12512][bookmark: _Toc18444]5.1.1施工期地表水环境影响分析
建设期的污废水主要来自于施工废水、施工人员的生活污水。
（1）地面设施施工废水
地表设施施工废水主要为施工器械的清洗废水，产生量约2.0m³/d，废水中主要污染物为SS，施工废水经收集沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排，对地表水环境影响不大。
（2）生活污水
建设期施工人员每天约10人，生活污水产生量为0.4m3/d，主要污染物为SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷。生活污水经收集沉淀后全部回用于施工洒水降尘，不外排，对地表水环境影响不大。
[bookmark: _Toc52351855][bookmark: _Toc28756]5.1.2施工期大气环境影响评价
施工期间主要大气污染物为施工扬尘和施工机械尾气。
    （1）施工扬尘
项目在施工物料及设备运输、物料及建筑垃圾的堆放、装卸过程中产生的扬尘，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织的形式排放。施工现场TSP的影响区域主要集中在工作面200m范围内，可使周围空气中TSP浓度明显升高的影响范围一般为50~100米，200m外粉尘污染影响较小，基本可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度标准限值。
为降低施工扬尘对周围环境空气的影响，环评建议采取以下措施：建筑材料堆放过程中进行覆盖；施工过程中和施工场地清扫过程中洒水降尘；运输车辆进行遮盖，防止沿途遗撒；车辆进入施工场地限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水；通过这些措施可减小施工期废气对外环境的影响。能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求，即厂界外浓度最高浓度颗粒物≤1.0mg/m3。
最近敏感点为厂区东南侧 346m 处的莲花塘村，施工期主要为安装设备和环保工程建设，莲花塘村位于施工场地的侧风向上，施工期产生的扬尘对环境空气的影响是暂时的，随着施工活动的结束而结束。
    （2）施工机械尾气
[bookmark: _Toc52351860]施工期燃油废气主要来源于运输车辆等施工机械产生的尾气，燃油废气主要含碳氢化合物、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等污染物质。施工机械废气具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械所产生污染物在空气中经自然扩散和稀释后，本项目施工量小，施工机械使用数量少，持续时间短，排放量不大。只要对机械设备进行定期维修，降低机械故障率，选用合格柴油，减少怠速时间，避免猛提速等高燃耗操作，项目施工机械废气能够达标排放，对评价区域的空气环境质量影响不大，随着施工期的结束而结束。
（3）焊接废气
施工设备使用过程中会产生切割、焊接废气，为无组织排放，由于项目厂区空旷，焊接废气通过自然扩散对周边环境影响较小；切割粉尘粒径、密度较大，很快会沉降在备料场地，对周边环境影响小。
[bookmark: _Toc6615][bookmark: _Toc28916]5.1.3施工期声环境影响分析
[bookmark: _Toc263148820]（1）噪声源及源强
施工期噪声主要来源于运输车辆、施工机械噪声源约为80—90dB（A）。
（2）施工机械噪声衰减预测
采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑障碍物遮挡、空气吸收等衰减。预测公式如下：
Lr=Lr0-20lg(r／r0)
式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)；
Lr0---距声源r0处的A声压级，dB(A)；
r一预测点与声源的距离，m；
r0--监测设备噪声时的距离，m。
各声源的声级叠加：
[image: 说明: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml5108\wps1.jpg]
由上公式计算出项目施工区域噪声预测结果见下表。

表5.1-1主要施工机械在不同距离处的贡献值 单位：dB(A)
	设备名称
	1m
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	300m

	装载机
	80
	60
	53
	50
	47
	46
	40
	36
	33
	32
	30

	中型载重车
	80
	60
	53
	50
	47
	46
	40
	36
	33
	32
	30

	切割机
	85
	65
	58
	55
	52
	51
	45
	41
	38
	37
	35

	电钻
	90
	70
	63
	60
	57
	56
	50
	46
	43
	42
	40

	电锯
	90
	70
	63
	60
	57
	56
	50
	46
	43
	42
	40

	电焊机
	85
	65
	58
	55
	52
	51
	45
	41
	38
	37
	35

	木工刨
	85
	65
	58
	55
	52
	51
	45
	41
	38
	37
	35

	噪声
叠加值
	94.97
	74.97
	67.97
	64.97
	61.97
	60.97
	54.97
	50.97
	47.97
	46.97
	44.97


[bookmark: _Toc263148823]
本项目夜间不进行施工，由以上预测结果可以看出，在多台施工机械同时作业的情况下，在20m范围外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间≤70dB（A）标准要求。施工期噪声随施工结束而消失，对周围环境影响不大。
（3）保护目标影响分析
通过上述预测分析，施工机械运行时57m外昼间噪声能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，夜间不施工。项目施工对57m范围内的活动人群有一定影响，结合项目的敏感点分布来看，本项目最近的声环境敏感点为厂区东南侧346m处的莲花塘村，通过合理安排施工时间，距离衰减，对大寨村声环境影响不大。
[bookmark: _Toc15257][bookmark: _Toc16055][bookmark: _Toc52351865]5.1.4施工期固体废物的处置
施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾。
（1）生活垃圾
本项目施工期生活垃圾产生量为5kg/d。施工过程中，生活垃圾统一收集后，并入园区生活垃圾清运、处置。
    （2）建筑垃圾
本项目施工过程中会产生少量建筑垃圾，建筑垃圾采取分类收集、分类处置的措施，其中可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的按照当地住建部门的要求妥善处理。
本项目施工期固废得到有效处置，处置率达到100%，对环境影响较小。
[bookmark: _Toc8394][bookmark: _Toc52351841][bookmark: _Toc2894]5.1.5施工期生态环境影响分析
本项目租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房作为建设用地，利用现有厂房和办公生活区，施工期主要为设备安装和环保工程建设，施工量较小，不涉及新增占地，厂区内已进行平整和硬化，不破坏植被，不破坏动植物，对生态环境影响较小。
[bookmark: _Toc29782][bookmark: _Toc311902459][bookmark: _Toc268592956]5.2运营期环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc96867191][bookmark: _Toc57050814][bookmark: _Toc311902467][bookmark: _Toc268592965]5.2.1运营期大气环境影响评价
5.2.1.1污染气象特征统计分析
本项目位于华宁县新庄片区，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中气象资料的使用原则，本次评价地面气象资料、云量数据和探空数据采用华宁县气象站的观测数据，作为本次评价的预测气象参数。
华宁气象站为一般站，站号56879，海拔高度1702.00m，地理坐标为东经102.91°、北纬24.19°，是距项目最近的气象站；华宁气象站观测气象数据信息见下表。
表 5.2 -1  观测气象数据信息表
	气象站
名称
	气象站
编号
	气象站
等级
	气象站坐标
	海拔高度/m
	数据
年份
	气象要素

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	华宁
	56879
	一般站
	102.91°
	24.19°
	1699.7
	2024年
	风向、风速、总云量、低云量和干球温度


本项目高空气象数据由国家气象信息中心采用国际上前沿的模式与同化方案（GFS/GSI），建成全球大气再分析系统（CRAS），通过多层次循环同化试验，不断强化中国特有观测资料的同化应用，研制出10年以上长度的“中国全球大气再分析中间产品（CRA-Interim）”，时间分辨率为6小时，水平分辨率为34公里，垂直层次64层。提取37个层次的高空模拟气象数据，层次为1000～100hPa每间隔25hPa为一个层次。高空气象因子包括气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向和风速。站台编号为56879，站点经纬度为北纬102.91°、东经24.19°。
项目高空模拟气象数据信息见下表。
表 5.2-2 高空模拟气象数据信息表
	模拟坐标
	数据年份
	模拟气象要素
	模拟方式

	经度
	纬度
	
	
	

	102.91°
	24.19°
	2024年
	气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向和风速
	GFS/GSI


1、区域累年气候特征
（1）气象概况
根据华宁县气象站实测资料气象要素统计，评价区附近多年平均气温17℃，多年平均最高气温32.3℃，多年平均最低气温-0.6℃，多年平均风速1.7m/s，多年平均降水量830.3mm。华宁县多年气候统计资料见表5.2-3。
表5.2-3 华宁县多年气候统计资料（2005-2024年）
	统计项目
	统计值
	单位
	极值及出现时间

	多年平均气温
	17
	℃
	

	多年平均最高气温
	32.3
	℃
	36.0℃，2023.06.01

	多年平均最低气温
	-0.6
	℃
	-3.6℃，2013.12.19

	多年平均气压
	832.4
	hPa
	

	多年平均相对湿度
	70.9
	%
	

	多年平均降雨量
	830.3
	mm
	

	多年平均最大日降水量
	58.16
	mm
	107.7mm，2018.06.25

	灾害天气统计
	多年平均沙暴日数
	2
	d
	

	
	多年平均雷暴日数
	56.95
	d
	

	
	多年平均冰雹日数
	1.05
	d
	

	
	多年平均大风日数
	13.3
	d
	

	多年实测极大风速
	24.3
	m/s
	32.6m/s，2016.04.19

	多年平均风速
	1.7
	m/s
	

	静风频率
	21.2
	%
	


（2）累年风观测数据
1）风向
华宁县2005~2024年主盛行风向为西南偏西风（WSW），出现频率为7.7%；其次为西南风（SW），出现频率为6.5%，全年静风频率为21.69%，华宁县2005-2024年全年风向频率玫瑰图见下图。

表5.2-4    2005-2024年平均风频的月变化（%）
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	1
	2.5
	2.1
	1.5
	2
	2.6
	4.7
	5.2
	4.5
	4.7
	6.2
	8.3
	10.1
	7.1
	6
	4.7
	3.4
	23.9

	2
	2
	1.8
	1.7
	1.4
	1.9
	3.5
	5.1
	4.6
	3.6
	4.6
	11.1
	14.8
	9.6
	6.3
	4.1
	3
	20.3

	3
	2.4
	2.1
	1.9
	2.5
	1.9
	2.7
	3.9
	3.3
	3.3
	4.8
	11.6
	16.2
	10.2
	7.4
	4.7
	3
	17.5

	4
	2.6
	2.5
	1.9
	2.7
	2.8
	2.7
	3.7
	4.1
	3.8
	5.3
	9.9
	16.7
	10.8
	7.2
	4.8
	2.7
	15.5

	5
	2.6
	3.7
	2.1
	3
	2.4
	3.5
	4.8
	5.5
	5
	6.5
	9.2
	12.8
	8.2
	7
	4.3
	3
	15.6

	6
	2.9
	3.6
	2.9
	2.6
	2.7
	3.7
	5.7
	5.2
	7.2
	8.7
	8.4
	8.1
	6.4
	4.7
	5.3
	2.9
	19.3

	7
	2.8
	2.6
	2.2
	3.5
	2.6
	5.2
	6.5
	6.3
	7
	7.1
	6.5
	5.8
	5
	5.3
	5.3
	3.3
	22.4

	8
	2.9
	3.5
	2.9
	4.8
	2.9
	5.4
	6.6
	5.2
	5.6
	6.1
	5.2
	3.8
	5.4
	6
	5.9
	3.4
	23.5

	9
	2.9
	3.9
	3.6
	5
	3
	5.4
	7.2
	6.4
	5.9
	5.2
	4.4
	4.6
	4
	5.5
	5.5
	3.8
	23.6

	10
	2.3
	2.9
	2.4
	3.2
	2.6
	5.3
	7
	7.6
	6.9
	5.1
	4.6
	4
	4.2
	5.8
	5.7
	3.2
	26.6

	11
	1.9
	2.3
	1.8
	2.6
	2.5
	4
	5.4
	5.9
	5.7
	5
	6.1
	7.6
	6.1
	7.2
	5.9
	3.1
	26.7

	12
	2.2
	2
	1.8
	2.5
	2.8
	4.5
	6.3
	6.3
	5.3
	5.2
	6.5
	7.7
	5.5
	6.1
	5.5
	3.7
	25.4
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5.2-1  华宁县2005~2024年风频图

2）月平均风速
华宁县2005~2024年1~12月平均风速在1.3m/s~2.4m/s之间，最小风速出现在8月，最大风速出现在3月，统计结果见表 5.2-5。
[bookmark: _Ref19838]表 5.2-5  华宁县2005-2024年月平均风速统计表
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	平均风速
（m/s）
	1.8
	2.2
	2.4
	2.4
	2.1
	1.6
	1.4
	1.3
	1.3
	1.3
	1.4
	1.6


3）年平均风速变化趋势
华宁县2005~2024风速年际变化趋势见图 5.2-2。
[image: ]
[bookmark: _Ref20416]图 5.2-2  华宁县2005~2024年均风速年际变化趋势图
（3）累年温度观测数据
华宁县1月份平均气温最低9.93℃，6月份平均气温最高21.99℃，年平均气温16.93℃。华宁县累年平均气温统计见表 5.2-6。
[bookmark: _Ref20841]表 5.2-6  华宁县2005~2024平均气温的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	温度℃
	10
	12.3
	16
	18.8
	21.2
	22
	21.6
	21.1
	19.9
	17.1
	13.4
	10.4
	16.98


华宁县2005~2024年月平均气温变化趋势见图 5.2-3，年均气温年际变化趋势见图 5.2-4。
[image: ]
[bookmark: _Ref20991]图 5.2-3  华宁县2005-2024年月平均气温变化趋势图
[image: ]
[bookmark: _Ref21223]图 5.2-4  华宁县2005-2024年年均气温年际变化趋势图
（4）相对湿度
华宁县年平均相对湿度为70.80%。7～11月相对湿度较高，达75%以上，春季相对湿度为55%以上。
华宁县累年平均相对湿度统计见表 5.2-7。
[bookmark: _Ref21461]


表 5.2-7 华宁县2005-2024年平均湿度的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	湿度
%
	70.6
	61.3
	55.2
	57.7
	62.5
	74.2
	79
	80
	78.3
	79
	76.1
	75.3
	70.77


（5）降水
华宁县降水集中于夏、秋季，2月份降水量最低为13.2mm，6月份降水量最高为163.9mm，全年降水量为830.7mm。华宁县累年平均降水统计见表5.2-8。
[bookmark: _Ref21588]表 5.2-8  华宁县2005-2024年平均降水的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	降水量mm
	28.18
	14.88
	18.09
	44.73
	65.1
	161.94
	157.55
	145.75
	93.49
	57.93
	26.85
	20.29
	834.74


（6）日照
华宁县全年日照时数为2085.1h，3月份最高为244.7h，7月份最低为112h。华宁县累年平均日照时数统计见下表。
表 5.2-9  华宁县2005-2024年平均日照时数的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月

	日照时数h
	207
	222.8
	244.7
	236.5
	213.7
	129.8
	112

	月份
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年
	

	日照时数h
	123.6
	120.4
	121.4
	186.8
	166.4
	2085.1
	


2、基准年污染气象特征
（1）近地面风场基本特征
本次评价采用华宁一般气象站2024年1月至12月各月及全年平均的地面风向频率及各风向平均风速统计结果分析该区域的近地面风场特征。
1）风向
根据华宁县气象站2024年1月至12月全年的地面气象观测资料按16个风向方位进行地面风向频率统计，结果表明：2024年华宁县盛行风向为西南偏西风（WNW），出现频率为11.94%；其次为西风（W），出现频率为10.79%。全年静风频率为10.79%。
表 5.2-10  华宁县2024年风频月变化、季变化及年均风频  单位：%
	风频
风向  
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	 C 

	一月
	4.03
	3.90
	2.02
	2.69
	3.09
	6.32
	7.80
	7.66
	5.65
	2.96
	4.30
	8.33
	10.22
	10.89
	11.42
	4.17
	4.57

	二月
	3.16
	2.87
	2.16
	1.72
	2.30
	3.59
	5.17
	3.59
	3.16
	2.87
	6.90
	16.67
	15.52
	14.66
	6.03
	6.61
	3.02

	三月
	3.23
	3.09
	1.61
	1.75
	3.09
	3.36
	5.51
	4.84
	3.76
	1.61
	7.53
	16.13
	19.22
	12.63
	5.11
	5.38
	2.15

	四月
	4.03
	2.08
	1.81
	1.25
	4.17
	2.78
	1.67
	2.36
	2.08
	0.69
	2.78
	20.56
	28.75
	12.78
	6.81
	4.44
	0.97

	五月
	4.17
	3.49
	3.23
	2.96
	4.17
	4.57
	8.20
	8.87
	5.78
	3.09
	4.44
	6.72
	11.69
	11.96
	8.87
	5.51
	2.28

	六月
	5.83
	5.42
	3.19
	2.22
	4.72
	5.97
	10.00
	9.17
	7.08
	5.14
	3.19
	4.44
	6.53
	9.58
	8.47
	5.28
	3.75

	七月
	2.69
	2.42
	1.08
	0.81
	3.49
	6.99
	12.50
	12.10
	6.32
	5.78
	4.44
	3.63
	5.78
	11.96
	11.02
	4.97
	4.03

	八月
	2.82
	2.42
	1.48
	2.15
	2.96
	8.47
	12.10
	6.99
	5.65
	1.75
	2.82
	3.36
	8.87
	14.78
	13.98
	5.11
	4.30

	九月
	6.81
	4.44
	4.03
	3.47
	7.36
	10.97
	6.94
	6.25
	6.11
	2.78
	2.22
	2.78
	3.75
	11.81
	10.14
	4.86
	5.28

	十月
	3.76
	6.99
	3.36
	1.61
	2.28
	5.51
	8.87
	12.37
	10.75
	2.55
	1.34
	3.36
	5.65
	10.62
	8.87
	5.65
	6.45

	十一月
	2.36
	2.22
	2.22
	1.94
	3.19
	7.92
	10.28
	10.00
	7.50
	4.58
	1.81
	3.75
	6.81
	10.42
	11.53
	6.81
	6.67

	十二月
	2.69
	1.75
	1.48
	1.34
	3.23
	4.97
	11.69
	12.77
	8.47
	4.44
	3.36
	4.57
	7.12
	11.29
	9.41
	5.38
	6.05

	春季
	3.80
	2.90
	2.22
	1.99
	3.80
	3.58
	5.16
	5.39
	3.89
	1.81
	4.94
	14.40
	19.79
	12.45
	6.93
	5.12
	1.81

	夏季
	3.76
	3.40
	1.90
	1.72
	3.71
	7.16
	11.55
	9.42
	6.34
	4.21
	3.49
	3.80
	7.07
	12.14
	11.19
	5.12
	4.03

	秋季
	4.30
	4.58
	3.21
	2.34
	4.26
	8.10
	8.70
	9.57
	8.15
	3.30
	1.79
	3.30
	5.40
	10.94
	10.16
	5.77
	6.14

	冬季
	3.30
	2.84
	1.88
	1.92
	2.88
	4.99
	8.29
	8.10
	5.82
	3.43
	4.81
	9.71
	10.85
	12.23
	9.02
	5.36
	4.58

	全年
	3.79
	3.43
	2.30
	1.99
	3.67
	5.95
	8.42
	8.12
	6.05
	3.19
	3.76
	7.81
	10.79
	11.94
	9.32
	5.34
	4.13


	
[image: ]
图 5.2-5  华宁县2024年风频玫瑰图
2）风速
2024年各月、季及年平均风速统计表见表 5.2-11，2024年风速月变化图见图 5.2-6。
[bookmark: _Ref22222]表 5.2-11  华宁县2024年各风向风速及月平均风速统计结果（单位：m/s）
	风速     风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	一月
	0.9
	1.9
	0.86
	1.06
	0.73
	1.19
	1.93
	2.03
	2.22
	1.94
	2.83
	3.44
	3.32
	3.36
	1.06
	0.86
	2.01

	二月
	0.93
	0.77
	0.87
	0.57
	0.92
	1.2
	1.87
	2.31
	1.78
	2.23
	3.67
	4.65
	5.08
	3.97
	1.05
	0.88
	2.96

	三月
	1.08
	1.54
	1.96
	1.12
	1.32
	1.62
	3.16
	2.42
	2.09
	2.63
	3.44
	4.09
	5.01
	5.21
	1.29
	0.96
	3.3

	四月
	0.87
	0.99
	0.89
	1.01
	1.15
	1.27
	1.11
	0.92
	1.01
	1.42
	2.15
	4.68
	5.89
	4.72
	1.24
	0.97
	3.69

	五月
	1.6
	1.88
	1.67
	1.54
	2.11
	1.69
	2.47
	2.85
	2.44
	1.91
	2.29
	4
	3.36
	1.95
	1.56
	1.11
	2.25

	六月
	1.34
	2.55
	1.4
	0.9
	1.39
	1.45
	2.02
	2.09
	2.34
	1.98
	2.37
	2.75
	3.03
	2.19
	0.88
	0.82
	1.82

	七月
	0.8
	1.41
	0.84
	0.7
	1.14
	1.83
	2.2
	2.46
	2.32
	1.98
	2.05
	3.01
	1.59
	1.43
	0.95
	0.93
	1.69

	八月
	1.28
	1.43
	1.2
	1.18
	1.84
	1.96
	2.42
	2.21
	2.29
	1.37
	1.5
	2.02
	1.42
	1.12
	0.89
	0.93
	1.51

	九月
	2.28
	2.48
	1.92
	2.17
	2.47
	2.74
	2.3
	1.88
	1.83
	1.33
	1.75
	1.66
	1.15
	1.08
	0.93
	1.27
	1.74

	十月
	1.61
	3
	1.62
	1.13
	1.79
	1.48
	2.07
	2.19
	2.18
	1.55
	1.87
	2.03
	1.56
	1.2
	1.22
	0.93
	1.67

	十一月
	0.72
	0.99
	0.62
	0.87
	1.12
	1.45
	2
	2.11
	2.09
	1.94
	1.35
	2.61
	1.7
	1.14
	0.93
	0.92
	1.41

	十二月
	0.79
	0.94
	0.65
	0.82
	0.88
	1.32
	2.54
	2.92
	2.97
	2.08
	2.48
	2.44
	2.64
	2.31
	0.97
	0.78
	1.95

	全年
	1.3
	1.94
	1.32
	1.21
	1.51
	1.72
	2.24
	2.32
	2.24
	1.91
	2.6
	3.78
	3.85
	2.52
	1.05
	0.94
	2.16

	春季
	1.2
	1.55
	1.53
	1.31
	1.55
	1.56
	2.57
	2.44
	2.08
	2.07
	2.85
	4.35
	5.1
	3.99
	1.39
	1.02
	3.07

	夏季
	1.19
	2.01
	1.24
	0.99
	1.43
	1.78
	2.23
	2.28
	2.32
	1.9
	1.99
	2.62
	1.95
	1.5
	0.91
	0.89
	1.67

	秋季
	1.8
	2.51
	1.52
	1.57
	2.01
	2.03
	2.1
	2.1
	2.06
	1.67
	1.65
	2.14
	1.52
	1.14
	1.02
	1.02
	1.61

	冬季
	0.88
	1.33
	0.81
	0.86
	0.83
	1.23
	2.21
	2.55
	2.52
	2.08
	3.13
	3.94
	3.97
	3.26
	1.02
	0.84
	2.29



[image: ]、
[bookmark: _Ref7524]图 5.2 -6  2024年华宁县风速玫瑰图
	


图 5.2-7  2024年华宁县年平均风速的月变化曲线图

图 5.2-8  2024年华宁县季小时平均风速的月变化曲线图
（2）温度
2024年华宁县年平均温度的月变化见表 5.2-10及图 5.2-8。1、2、12月温度较低，4~9月温度较高；1月平均气温最低，为10.26℃；而7月平均气温最高，达到22.3℃；全年平均气温17.78℃。
[bookmark: _Ref13179]表 5.2-12  2024年华宁县平均温度的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	/

	温度（℃）
	10.26
	14.10
	17.86
	21.79
	20.90
	21.82
	/

	月份
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	温度（℃）
	22.30
	21.68
	20.68
	17.46
	13.43
	11.11
	17.78




[bookmark: _Ref13277]图 5.2-9  2024年华宁县年平均温度月变化图
[bookmark: _Toc27903_WPSOffice_Level2]（3）气象条件随高度的变化
1）温廓线
高空气象资料采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供的中尺度模拟数值，根据高空气象数据统计的每日2次（北京时间08：00、20：00）及全天各时段温度随高度的变化统计结果见图 5.2-10。
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[bookmark: _Ref23463]图 5.2-10  2024年华宁县温廓线图
2）辐射逆温
一般认为，在晴朗的夜晚，地面辐射较为强烈，因此，辐射逆温出现频率高，强度大；而雨天，逆温出现频率低，强度弱。辐射逆温的厚度，主要取决于地面冷却的能力和天空状况，在微风晴朗的夜里，逆温层就厚，反之较薄。
逆温一般生成时间在17时~18时之间，次日09~10时开始消散。

表 5.2-13  小时逆温出现概率统计
	时刻
	0点
	1点
	2点
	3点
	4点
	5点
	6点
	7点
	8点
	9点
	10点
	11点

	混合层平均高度（m）
	206
	219
	186
	170
	172
	164
	164
	217
	383
	585
	933
	1269

	概率（%）
	76.99
	72.60
	76.16
	75.34
	77.26
	77.81
	76.44
	65.75
	36.44
	7.95
	0.00
	0.00

	时刻
	12点
	13点
	14点
	15点
	16点
	17点
	18点
	19点
	20点
	21点
	22点
	23点

	混合层平均高度（m）
	1514
	1633
	1767
	1648
	1609
	1577
	1291
	793
	357
	306
	251
	210

	概率（%）
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	9.86
	43.29
	77.26
	73.97
	75.07
	74.79


表5.2-14 月均逆温出现概率统计
	月份
	一月
	二月
	三月
	四月
	五月
	六月
	七月

	混合层平均高度（m）
	704
	768
	937
	1085
	1056
	786
	678

	概率（%）
	58.20
	48.66
	46.64
	46.11
	40.19
	27.78
	30.24

	月份
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月
	全年
	

	混合层平均高度（m）
	509
	536
	514
	601
	643
	734
	

	概率（%）
	21.77
	42.50
	47.18
	46.94
	42.88
	41.54
	


（4）污染系数
污染系数与风频和风速的比成正比，含静风效应的污染系数计算公式如下：


式中：P——污染系数；
f0——各风向出现频率，%；
ui——各风向下的平均风速，m/s。
[bookmark: _Toc13754_WPSOffice_Level2]经计算，华宁县2024年全年污染系数分析计算结果见下表。
表 5.2-14 华宁县2024年全年污染系数
	     风向
风速
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S

	一月
	4.48
	2.05
	2.35
	2.54
	4.23
	5.31
	4.04
	3.77
	2.55

	二月
	3.4
	3.73
	2.48
	3.02
	2.5
	2.99
	2.76
	1.55
	1.78

	三月
	2.99
	2.01
	0.82
	1.56
	2.34
	2.07
	1.74
	2
	1.8

	四月
	4.63
	2.1
	2.03
	1.24
	3.63
	2.19
	1.5
	2.57
	2.06

	五月
	2.61
	1.86
	1.93
	1.92
	1.98
	2.7
	3.32
	3.11
	2.37

	六月
	4.35
	2.13
	2.28
	2.47
	3.4
	4.12
	4.95
	4.39
	3.03

	七月
	3.36
	1.72
	1.29
	1.16
	3.06
	3.82
	5.68
	4.92
	2.72

	八月
	2.2
	1.69
	1.23
	1.82
	1.61
	4.32
	5
	3.16
	2.47

	九月
	2.99
	1.79
	2.1
	1.6
	2.98
	4
	3.02
	3.32
	3.34

	十月
	2.34
	2.33
	2.07
	1.42
	1.27
	3.72
	4.29
	5.65
	4.93

	十一月
	3.28
	2.24
	3.58
	2.23
	2.85
	5.46
	5.14
	4.74
	3.59

	十二月
	3.41
	1.86
	2.28
	1.63
	3.67
	3.77
	4.6
	4.37
	2.85

	全年
	2.92
	1.77
	1.74
	1.64
	2.43
	3.46
	3.76
	3.5
	2.7

	春季
	3.17
	1.87
	1.45
	1.52
	2.45
	2.29
	2.01
	2.21
	1.87

	夏季
	3.16
	1.69
	1.53
	1.74
	2.59
	4.02
	5.18
	4.13
	2.73

	秋季
	2.39
	1.82
	2.11
	1.49
	2.12
	3.99
	4.14
	4.56
	3.96

	冬季
	3.75
	2.14
	2.32
	2.23
	3.47
	4.06
	3.75
	3.18
	2.31

	     风向
风速
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均
	

	一月
	1.53
	1.52
	2.42
	3.08
	3.24
	10.77
	4.85
	3.67
	

	二月
	1.29
	1.88
	3.58
	3.06
	3.69
	5.74
	7.51
	3.19
	

	三月
	0.61
	2.19
	3.94
	3.84
	2.42
	3.96
	5.6
	2.49
	

	四月
	0.49
	1.29
	4.39
	4.88
	2.71
	5.49
	4.58
	2.86
	

	五月
	1.62
	1.94
	1.68
	3.48
	6.13
	5.69
	4.96
	2.96
	

	六月
	2.6
	1.35
	1.61
	2.16
	4.37
	9.63
	6.44
	3.71
	

	七月
	2.92
	2.17
	1.21
	3.64
	8.36
	11.6
	5.34
	3.94
	

	八月
	1.28
	1.88
	1.66
	6.25
	13.2
	15.71
	5.49
	4.31
	

	九月
	2.09
	1.27
	1.67
	3.26
	10.94
	10.9
	3.83
	3.69
	

	十月
	1.65
	0.72
	1.66
	3.62
	8.85
	7.27
	6.08
	3.62
	

	十一月
	2.36
	1.34
	1.44
	4.01
	9.14
	12.4
	7.4
	4.45
	

	十二月
	2.13
	1.35
	1.87
	2.7
	4.89
	9.7
	6.9
	3.62
	

	全年
	1.67
	1.45
	2.07
	2.8
	4.74
	8.88
	5.68
	3.2
	

	春季
	0.87
	1.73
	3.31
	3.88
	3.12
	4.99
	5.02
	2.61
	

	夏季
	2.22
	1.75
	1.45
	3.63
	8.09
	12.3
	5.75
	3.87
	

	秋季
	1.98
	1.08
	1.54
	3.55
	9.6
	9.96
	5.66
	3.75
	

	冬季
	1.65
	1.54
	2.46
	2.73
	3.75
	8.84
	6.38
	3.41
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图 5.2-11  2024年华宁县污染系数玫瑰图
（5）稳定度
以华宁气象站2024年的地面气象观测资料为基础，按P-S法对大气稳定度进行分类，在下表中给出华宁县2024全年大气稳定度出现频率。结果表明：全年稳定度D类出现频率最大，年均频率为84.52%。
表 5.2-15  2024年全年稳定度统计结果    单位：%
	月份
	稳定度A
	稳定度B
	稳定度B-C
	稳定度C
	稳定度C-D
	稳定度D
	稳定度D-E
	稳定度E
	稳定度F

	一月
	0
	2.96
	0.94
	0.4
	0.94
	84.81
	0
	2.15
	7.8

	二月
	0
	4.45
	1.72
	0.14
	1.58
	65.23
	0
	5.89
	20.98

	三月
	0
	3.09
	1.08
	1.08
	0.94
	76.34
	0
	5.51
	11.96

	四月
	0
	1.53
	0
	1.53
	0.69
	86.53
	0
	3.47
	6.25

	五月
	0
	2.28
	0.27
	2.15
	0.54
	92.07
	0
	0.4
	2.28

	六月
	0.14
	1.94
	0
	0.28
	0
	97.64
	0
	0
	0

	七月
	0.13
	1.88
	0
	1.88
	0
	95.16
	0
	0.27
	0.67

	八月
	0.27
	2.69
	0.13
	2.02
	0
	93.28
	0
	0.13
	1.48

	九月
	0.14
	5.56
	1.94
	2.36
	0.14
	82.92
	0
	1.81
	5.14

	十月
	0
	6.72
	1.21
	0.54
	0
	84.14
	0
	1.21
	6.18

	十一月
	0
	7.5
	1.94
	1.81
	0.14
	75.83
	0
	1.67
	11.11

	十二月
	0
	5.11
	1.88
	2.55
	0.67
	79.17
	0
	1.75
	8.87

	全年
	0.06
	3.8
	0.92
	1.4
	0.47
	84.52
	0
	2
	6.83

	春季
	0
	2.31
	0.45
	1.59
	0.72
	84.96
	0
	3.13
	6.84

	夏季
	0.18
	2.17
	0.05
	1.4
	0
	95.34
	0
	0.14
	0.72

	秋季
	0.05
	6.59
	1.69
	1.56
	0.09
	81
	0
	1.56
	7.46

	冬季
	0
	4.17
	1.51
	1.05
	1.05
	76.65
	0
	3.21
	12.36



5.2.1.2大气环境影响评价等级与污染源参数
本项目废气主要为烘干废气、泥石分离、破碎、筛分粉尘以及原料及产品堆放粉尘、原料及产品装卸粉尘、给料粉尘等，依据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物（TSP、SO2、NOx、PM10、PM2.5）及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响（各种污染物最大地面空气质量浓度占标率Pi，及污染物地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。
（1）污染物评价标准
污染物评价标准和来源见下表。
表5.2-16  污染物评价标准
	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值(μg/m³)
	标准来源

	SO2
	二类限区
	一小时
	500.0
	环境空气质量标准（GB 3095-2026）

	PM10
	二类限区
	日均
	120.0
	环境空气质量标准（GB 3095-2026）

	PM2.5
	二类限区
	日均
	60
	环境空气质量标准（GB 3095-2026）

	NO2
	二类限区
	一小时
	200
	环境空气质量标准（GB 3095-2026）

	NOx
	二类限区
	一小时
	250
	环境空气质量标准（GB 3095-2026）

	TSP
	二类限区
	日均
	300.0
	环境空气质量标准（GB 3095-2026）


  

[bookmark: _Toc13403]（2）污染源参数
表5.2-17  主要废气污染源参数一览表(点源)
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	污染物排放速率(kg/h)

	
	X
	Y
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	流速(m/s)
	NOx
	NO2
	SO2
	PM10
	PM2.5

	干擦生产线破碎、筛分DA001
	-8.59
	-93.38
	1757
	15
	0.5
	30.00
	28.31
	0
	0
	0
	0.27
	0.135

	水洗生产线泥石分离、破碎、筛分DA002
	46.52
	-34.48
	1757
	15
	0.5
	80.00
	28.31
	0
	0
	0
	0.31
	0.155

	水洗生产线烘干废气DA003
	-23.55
	-33.23
	1756
	15
	0.5
	30.00
	14.15
	0.46
	0.414
	0.22
	0.001
	0.0005

	水洗生产线搅拌粉尘DA004
	-24.91
	5.13
	1756
	15
	0.5
	30.00
	4.25
	0
	0
	0
	0.072
	0.036


注：取值：PM2.5=0.5PM10，NO2=0.9NOX
表5.2-18 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 
	污染源名称
	坐标
	海拔高度(m)
	矩形面源
	污染物排放速率(kg/h)

	
	X
	Y
	
	长度(m)
	宽度(m)
	有效高度(m)
	TSP

	水洗生产线及原矿堆放区
	-56.1
	53.12
	1756
	152.43
	58.61
	10.00
	0.803

	干擦生产线及产品堆放区
	7.29
	-8.42
	1762
	81.18
	39.44
	10.00
	0.606


（1） [bookmark: _Toc5764]项目参数
 估算模式所用参数见表
                       表5.2-19  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	36

	最低环境温度
	-3.6

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


[bookmark: _Toc18950]   
（4）评价工作等级确定
采用AERSCREEN进行最大落地点浓度Cmax及占标率进行估算，估算结果见表5.2-20。
表5.2-20  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	DA001
	PM10
	360.0
	2.4762
	0.6878
	/

	水洗生产线及原矿堆放区
	TSP
	900.0
	615.8600
	68.4289
	2449.99

	DA004
	PM10
	360.0
	0.7347
	0.2041
	/

	DA002
	PM10
	360.0
	2.9853
	0.8293
	/

	干擦生产线及产品堆放区
	TSP
	900.0
	556.4900
	61.8322
	3350.0

	DA003
	PM10
	360.0
	0.0096
	0.0027
	/

	DA003
	SO2
	500.0
	2.1188
	0.4238
	/

	DA003
	NOx
	250.0
	4.4303
	1.7721
	/



根据估算模式预测分析， 本项目TSP的预测结果占标率最大，占标率为68.4289%≥10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。
5.2.1.3大气环境影响预测分析与评价
（1） 达标区判定
项目区域属于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）达标区，项目预测与评价内容按照达标区进行。
（2） 预测因子
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选取有环境质量标准的评价因子进行预测，正常排放情况下有组织预测因子为PM10、SO2、NOx、PM2.5，无组织预测因子为TSP。非正常排放情况下预测因子为PM10、PM2.5、NOx。
（3） 预测范围
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），“一级评价项目以项目厂址为中心，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围”；“预测范围应覆盖评价范围，并覆盖各污染物短息浓度贡献值占标率大于10%的区域”。本项目D10%为3350.0m，评价范围以厂址为中心厂界外延3350.0m的距离，因此，本项目预测范围为以厂址为中心，X方向为6.7km，Y方向为6.7km的矩形区域。
（4） 预测周期
根据 HJ2.2-2018 中评价基准年的筛选原则“选取近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”，本次评价收集了2024年1个完整日历年的地面气象数据和高空气象数据，以及收集了华宁县2024年基本污染物常规环境空气质量现状逐日监测数据，数据完整，并具有代表性，故本次评价基准年选择2024年。 
（5） 预测情景与预测内容
本项目所在区域为达标区，本项目评价范围内无区域消减项目，无其他在建、拟建项目，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ/T2.2—2018），评价工作等级为一级的预测内容如下：
（1）项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。
（2）项目正常排放条件下，预测评价叠加环境空气质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况。对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。如果是改扩建项目，还应同步减去“以新带老”污染源的环境影响。 
（3）在基础底图上绘制各污染物短期质量浓度分布图、保证率日均质量浓度分布图、年均质量分布图。
（4）非正常排放情况下，预测评价环境空气保护目标和网格点主要污染物1h最大浓度贡献值及占标率。

[image: ec46b5e9-6bd3-44aa-9b0f-21c572764750]图例
厂界
环境空气保护目标

图5.2-12  基本信息底图

本项目的大气环境影响预测情景设计详见下表。
表5.2-21  预测内容与评价要求
	评价对象
	污染源
	污染物
排放形式
	预测内容
	评价内容

	达标区评价项目
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况

	
	新增污染源
	非正常排放
	1h平均质量浓度
	最大浓度占标率






表5.2-21  预测情景
	工况
	预测因子
	预测内容

	正常排放
	PM10、PM2.5
	日均浓度贡献值、年均浓度贡献值
叠加质量现状浓度后，95%保证率日平均质量浓度、年平均质量浓度

	
	TSP
	日均浓度贡献值、年均浓度贡献值
叠加质量现状浓度后，日平均质量浓度

	
	NO2、SO2
	1小时浓度贡献值、日均浓度贡献值、年均浓度贡献值
叠加质量现状浓度后，98%保证率日平均质量浓度、年平均质量浓度

	
	NOx
	1小时浓度贡献值、日均浓度贡献值、年均浓度贡献值
叠加质量现状浓度后，98%保证率日平均质量浓度

	非正常排放
	PM10、PM2.5、NO2
	1小时最大浓度贡献值

	大气环境防护距离
	项目全厂污染源
	短期浓度



（6） 预测模型与参数选取
①预测模型选取结果及选取依据
根据工程分析结果，本项目主要污染源为点源、面源，预测范围局地尺度（≤50km），华宁县气象站2005年~2024年基准年24年内风速≤0.5m/s的持续时间为11小时，不超过72h，近20年统计的全年静风频率为21.2%，未超过35%。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价大气预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERMOD大气预测软件，模式系统包括AERMOD（大气扩散模型）、AERMET（气象数据预处理器）和AERMAP（地形数据预处理器）。
本次评价采用由石家庄环安科技有限公司开发的“大气环境影响评价系统（Aermodsystem）正式版”开展大气环境影响预测，软件版本号为：4.6.0.14。
②气象数据
地面气象数据选取：地面气象数据采用华宁县气象站2024年连续一年逐时、逐次的地面观测数据，地面数据中的风向、风速、温度等原始地面气象观测数据来源于国家气象局，云量数据，采用中尺度气象模型WRF模拟，经由MMIF程序转变为AERMOD的气象数据格式SFC文件，然后提取其中的云量数据。为保证模型所需输入数据的连续性，对于观测数据中存在个别小时风向、风速、温度等观测数据缺失的时段，采用线性插值方式予以补充。
[bookmark: _Toc520104792][bookmark: _Toc521329904][bookmark: _Toc520904565][bookmark: _Toc528857501][bookmark: _Toc518699268][bookmark: _Toc521663002]高空数据选取：高空气象数据采用模式WRF生成，模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km，模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP）的再分析数据作为模型输入场和边界场。本次高空数据气象模拟以地面气象观测站位置为中心点，模拟27km×27km范围内离地高度0~5000m内，不同等压面上气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向、风速。
本项目所在区域华宁县气象站数据信息见下表：
表5.2-22  观测气象数据信息表
	气象站名称
	气象站编号
	气象站坐标
	相对距离/km
	海拔高度/m
	数据年份
	气象要素

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	一般站
	56879
	102.91E
	24.19N
	4.13
	1699.7
	2024
	风向、风速、总云、低云、干球温度


[bookmark: _Toc528857502][bookmark: _Toc518699269][bookmark: _Toc521329905][bookmark: _Toc520904566][bookmark: _Toc520104793][bookmark: _Toc521663003]③地形数据来源
地形数据采用由环安科技公司依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）开发的AERMODSYSTEM4.6软件中提供的在线下载数据。
④土地利用类型及地面特征参数
根据项目周边情况，项目分为2个扇区，分别为0°-220°、220°-360°。
0°-220°AERMET通用地表类型为落叶树林，AERMET通用地表湿度为中等湿度气候，粗糙度按AETMET通用地表类型选取。220°-360°通用地表类型为耕地，AERMET通用地表湿度为中等湿度气候，粗糙度按AETMET通用地表类型选取。
表5.2-23 地面特征参数表
	序号
	扇区
	土地类型
	时段
	正午反照率
	BOWEN
	粗糙度

	1
	0-220
	落叶树林
	冬季
	0.5
	1.5
	0.5

	2
	0-220
	落叶树林
	春季
	0.12
	0.7
	1

	3
	0-220
	落叶树林
	夏季
	0.12
	0.3
	1.3

	4
	0-220
	落叶树林
	秋季
	0.12
	1
	0.8

	5
	220-360
	耕地
	冬季
	0.6
	1.5
	0.01

	6
	220-360
	耕地
	春季
	0.14
	0.3
	0.03

	7
	220-360
	耕地
	夏季
	0.2
	0.5
	0.2

	8
	220-360
	耕地
	秋季
	0.18
	0.7
	0.05



⑤预测网格设置
按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）B.6.3.3要求：AERMOD预测网格点的设置应具有足够的分辨率以尽可能精确预测污染源对预测范围的最大影响。网格点间距可以采用等间距或近密远疏法进行设置，距离源中心5km的网格间距不超过100m，5-15km的网格间距不超过250m，大于15km的网格间距不超过500m。
本次评价计算时布点为均匀直角坐标网格，网格步长为100m，网格点数为5041个，布点面积为7000×6950m，以将评价区域及评价区域涉及的敏感目标全部覆盖于其中。通过各网格点浓度值比较，给出地面小时浓度、日平均浓度和年平均浓度在评价区域内的最大值。
⑥现状监测值
距离本项目最近的环境空气质量测点为华宁县宁州街道示范小学，本项目西北侧约5.1km。基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5）选取华宁县环境监测站环境空气自动监测系统2024年1月1日-12月31日对华宁县中心城区环境空气逐日监测数据作为现状监测值。其他污染物（TSP）进行了补充监测。，以最大值作为现状值。符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.3要求：①对采用多个长期监测点位数据进行现状评价的，取各污染物相同时刻各监测点位的浓度评价值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度；②对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数据的，先计算相同时刻的各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。
5.2.1.4预测结果分析
（1）正常排放预测结果
①SO2预测结果
表5.2-24  SO2  1小时平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	SO2
	卡寨
	2,579
	1,952
	1小时
	0.58
	2024/02/23 19:00
	0.12
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	1小时
	0.53
	2024/04/04 23:00
	0.11
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	1小时
	0.74
	2024/01/01 17:00
	0.15
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	1小时
	0.56
	2024/12/20 17:00
	0.11
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	1小时
	0.52
	2024/08/10 23:00
	0.10
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	1小时
	0.61
	2024/03/03 20:00
	0.12
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	1小时
	0.52
	2024/03/27 01:00
	0.10
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	1小时
	0.47
	2024/05/18 23:00
	0.09
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	1小时
	0.37
	2024/07/22 19:00
	0.07
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	1小时
	0.23
	2024/11/08 17:00
	0.05
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	1小时
	0.09
	2024/11/21 09:00
	0.02
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	1小时
	0.53
	2024/04/11 21:00
	0.11
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	1小时
	0.47
	2024/04/04 19:00
	0.09
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	1小时
	0.52
	2024/04/04 23:00
	0.10
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	1小时
	3.12
	2024/12/25 07:00
	0.62
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	1小时
	0.51
	2024/11/01 03:00
	0.10
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	1小时
	0.36
	2024/08/10 23:00
	0.07
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	1小时
	0.75
	2024/01/15 18:00
	0.15
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	1小时
	0.70
	2024/12/30 17:00
	0.14
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	1小时
	0.51
	2024/08/25 00:00
	0.10
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	1小时
	0.56
	2024/02/23 19:00
	0.11
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	1小时
	0.70
	2024/01/02 17:00
	0.14
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	1小时
	0.38
	2024/01/10 19:00
	0.08
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	1小时
	1.06
	2024/09/22 05:00
	0.21
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	1小时
	4.11
	2024/01/11 07:00
	0.82
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	1小时
	0.39
	2024/05/02 20:00
	0.08
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	1小时
	3.63
	2024/02/06 05:00
	0.73
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	1小时
	0.22
	2024/01/25 10:00
	0.04
	达标

	
	区域最大值
	700
	50
	1小时
	19.75
	2024/02/04 22:00
	3.95
	达标




污染源排放的SO2对评价区域内各环境敏感点的1小时平均浓度贡献值范围在0.09μg/m³～4.11μg/m³之间，占标率为0.02%～0.82%之间，各敏感点1小时平均浓度贡献值均达标；区域最大地面浓度点贡献值为19.75μg/m³，占标率为3.95%，均达标。
[image: 803d7c52-00df-43b2-b12c-b840ee45bd55]
图5.2-13  SO2 1小时平均贡献质量浓度分布图（μg/m3）

表5.2-25  SO2 24小时平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	SO2
	卡寨
	2,579
	1,952
	24小时
	0.05
	2024/03/22
	0.03
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	24小时
	0.05
	2024/04/14
	0.03
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	24小时
	0.08
	2024/03/22
	0.06
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	24小时
	0.04
	2024/03/04
	0.03
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	24小时
	0.02
	2024/08/10
	0.02
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	24小时
	0.04
	2024/02/23
	0.03
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	24小时
	0.02
	2024/03/27
	0.01
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	24小时
	0.03
	2024/10/02
	0.02
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	24小时
	0.02
	2024/07/22
	0.01
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	24小时
	0.02
	2024/11/07
	0.01
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	24小时
	0.01
	2024/01/25
	0.00
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	24小时
	0.02
	2024/04/11
	0.02
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	24小时
	0.05
	2024/04/03
	0.03
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	24小时
	0.05
	2024/04/14
	0.03
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	24小时
	0.17
	2024/12/25
	0.11
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	24小时
	0.06
	2024/03/04
	0.04
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	24小时
	0.02
	2024/08/03
	0.01
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	24小时
	0.04
	2024/02/05
	0.03
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	24小时
	0.08
	2024/04/03
	0.05
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	24小时
	0.03
	2024/08/25
	0.02
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	24小时
	0.05
	2024/03/22
	0.03
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	24小时
	0.10
	2024/03/30
	0.06
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	24小时
	0.03
	2024/01/10
	0.02
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	24小时
	0.05
	2024/08/11
	0.04
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	24小时
	0.22
	2024/01/29
	0.15
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	24小时
	0.03
	2024/09/08
	0.02
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	24小时
	0.19
	2024/02/06
	0.13
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	24小时
	0.01
	2024/01/25
	0.01
	达标

	
	区域最大值
	700
	-450
	24小时
	2.53
	2024/12/09
	1.69
	达标



染源排放的SO2对评价区域内各环境敏感点的24小时平均浓度贡献值范围在0.01μg/m³～0.22μg/m³之间，占标率为0.00%～0.15%之间，各敏感点24小时平均浓度贡献值均达标；区域最大地面浓度点贡献值为2.53μg/m³，占标率为1.69%，均达标。
[image: 783c2d6b-cd86-4d30-9a3e-613c379d61c3]

图5.2-14  SO2 24小时平均贡献质量浓度分布图（μg/m3）





表5.2-26  SO2年平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	%
	

	SO2
	卡寨
	2,579
	1,952
	年均
	0.002
	0.004
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	年均
	0.005
	0.008
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	年均
	0.004
	0.007
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	年均
	0.003
	0.005
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	年均
	0.002
	0.003
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	年均
	0.004
	0.006
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	年均
	0.002
	0.004
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	年均
	0.002
	0.004
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	年均
	0.002
	0.003
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	年均
	0.003
	0.004
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	年均
	0.001
	0.002
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	年均
	0.001
	0.002
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	年均
	0.004
	0.007
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	年均
	0.004
	0.007
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	年均
	0.017
	0.028
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	年均
	0.004
	0.006
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	年均
	0.001
	0.002
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	年均
	0.004
	0.007
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	年均
	0.008
	0.013
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	年均
	0.001
	0.002
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	年均
	0.003
	0.005
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	年均
	0.008
	0.014
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	年均
	0.002
	0.003
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	年均
	0.007
	0.011
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	年均
	0.040
	0.067
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	年均
	0.001
	0.002
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	年均
	0.026
	0.044
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	年均
	0.002
	0.003
	达标

	
	区域最大值
	500
	-650
	年均
	0.472
	0.787
	达标




污染源排放的SO2对评价区域内各环境敏感点的年平均浓度贡献值范围在0.001μg/m³～0.040μg/m³之间，占标率为0.002%～0.067%之间，各敏感点年平均浓度贡献值均达标；区域最大地面浓度点贡献值为0.472μg/m³，占标率为0.787%，均达标。[image: 651c7ea3-5a75-40db-a38a-3e38abfe1ea4]
图5.2-15  SO2 年平均贡献质量浓度分布图（μg/m3）


表5.2-27  SO2 24小时平均叠加值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	出现时间
	变化值/
	占标率/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	
	(μg/m³)
	%
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	SO2
	卡寨
	2,579
	1,952
	24小时
	2024/03/26
	0.001
	0.001
	15.000
	15.001
	10.001
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	24小时
	2024/04/06
	0.006
	0.004
	15.000
	15.006
	10.004
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	24小时
	2024/09/27
	0.003
	0.002
	15.000
	15.003
	10.002
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	24小时
	2024/04/08
	0.003
	0.002
	15.000
	15.003
	10.002
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	24小时
	2024/03/29
	0.001
	0.001
	15.000
	15.001
	10.001
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	24小时
	2024/01/26
	0.002
	0.002
	15.000
	15.002
	10.002
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	24小时
	2024/03/28
	0.000
	0.000
	15.000
	15.000
	10.000
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	24小时
	2024/03/29
	0.000
	0.000
	15.000
	15.000
	10.000
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	24小时
	2024/03/28
	0.000
	0.000
	15.000
	15.000
	10.000
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	24小时
	2024/04/08
	0.001
	0.001
	15.000
	15.001
	10.001
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	24小时
	2024/09/27
	0.000
	0.000
	15.000
	15.000
	10.000
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	24小时
	2024/03/28
	0.000
	0.000
	15.000
	15.000
	10.000
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	24小时
	2024/04/20
	0.003
	0.002
	15.000
	15.003
	10.002
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	24小时
	2024/04/06
	0.005
	0.003
	15.000
	15.005
	10.003
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	24小时
	2024/03/26
	0.013
	0.009
	15.000
	15.013
	10.009
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	24小时
	2024/04/20
	0.005
	0.003
	15.000
	15.005
	10.003
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	24小时
	2024/03/17
	0.000
	0.000
	15.000
	15.000
	10.000
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	24小时
	2024/03/28
	0.002
	0.001
	15.000
	15.002
	10.001
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	24小时
	2024/03/29
	0.012
	0.008
	15.000
	15.012
	10.008
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	24小时
	2024/03/29
	0.000
	0.000
	15.000
	15.000
	10.000
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	24小时
	2024/01/26
	0.002
	0.001
	15.000
	15.002
	10.001
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	24小时
	2024/03/29
	0.008
	0.005
	15.000
	15.008
	10.005
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	24小时
	2024/04/20
	0.001
	0.001
	15.000
	15.001
	10.001
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	24小时
	2024/04/20
	0.003
	0.002
	15.000
	15.003
	10.002
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	24小时
	2024/01/26
	0.025
	0.017
	15.000
	15.025
	10.017
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	24小时
	2024/04/08
	0.000
	0.000
	15.000
	15.000
	10.000
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	24小时
	2024/03/28
	0.010
	0.007
	15.000
	15.010
	10.007
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	24小时
	2024/04/08
	0.001
	0.001
	15.000
	15.001
	10.001
	达标

	
	区域最大值
	500
	-650
	24小时
	2024/01/28
	0.002
	0.001
	16.000
	16.002
	10.668
	达标



污染源排放的SO2对评价区域内各环境敏感点的24小时平均浓度叠加值范围在15.000μg/m³～15.025μg/m³之间，占标率为10.000%～10.017%之间，各敏感点24小时平均浓度叠加值均达标；区域最大地面浓度点叠加值为16.002μg/m³，占标率为10.668%，均达标。
[image: 72573d4d-9778-4001-876f-7f75ac9652b4]

图5.2-16  叠加后SO2 98%保证率日平均质量浓度分布图（μg/m3）

表5.2-28  SO2年平均叠加值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	变化值/
	占标率/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	%
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	SO2
	卡寨
	2,579
	1,952
	年均
	0.002
	0.004
	10.410
	10.412
	17.354
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	年均
	0.005
	0.008
	10.410
	10.415
	17.358
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	年均
	0.004
	0.007
	10.410
	10.414
	17.357
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	年均
	0.003
	0.005
	10.410
	10.413
	17.355
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	年均
	0.002
	0.003
	10.410
	10.412
	17.353
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	年均
	0.004
	0.006
	10.410
	10.414
	17.356
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	年均
	0.002
	0.004
	10.410
	10.412
	17.354
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	年均
	0.002
	0.004
	10.410
	10.412
	17.354
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	年均
	0.002
	0.003
	10.410
	10.412
	17.353
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	年均
	0.003
	0.004
	10.410
	10.413
	17.354
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	年均
	0.001
	0.002
	10.410
	10.411
	17.352
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	年均
	0.001
	0.002
	10.410
	10.411
	17.352
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	年均
	0.004
	0.007
	10.410
	10.414
	17.357
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	年均
	0.004
	0.007
	10.410
	10.414
	17.357
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	年均
	0.017
	0.028
	10.410
	10.427
	17.378
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	年均
	0.004
	0.006
	10.410
	10.414
	17.356
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	年均
	0.001
	0.002
	10.410
	10.411
	17.352
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	年均
	0.004
	0.007
	10.410
	10.414
	17.357
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	年均
	0.008
	0.013
	10.410
	10.418
	17.363
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	年均
	0.001
	0.002
	10.410
	10.411
	17.352
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	年均
	0.003
	0.005
	10.410
	10.413
	17.355
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	年均
	0.008
	0.014
	10.410
	10.418
	17.364
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	年均
	0.002
	0.003
	10.410
	10.412
	17.353
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	年均
	0.007
	0.011
	10.410
	10.417
	17.361
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	年均
	0.040
	0.067
	10.410
	10.450
	17.417
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	年均
	0.001
	0.002
	10.410
	10.411
	17.352
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	年均
	0.026
	0.044
	10.410
	10.436
	17.394
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	年均
	0.002
	0.003
	10.410
	10.412
	17.353
	达标

	
	区域最大值
	500
	-650
	年均
	0.472
	0.787
	10.410
	10.882
	18.137
	达标



污染源排放的SO2对评价区域内各环境敏感点的年平均浓度叠加值范围在10.411μg/m³～10.450μg/m³之间，占标率为17.352%～17.417%之间，各敏感点年平均浓度叠加值均达标；区域最大地面浓度点叠加值为10.882μg/m³，占标率为18.137%，均达标。
[image: 286e4f4f-68ba-4bc5-9318-433da1a4a145]
图5.2-17  叠加后SO2 年平均质量浓度分布图（μg/m3）
②NO2预测结果
NO2贡献环境空气影响贡献浓度预测结果分析
表5.2-29  NO2 1小时平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	NO2
	卡寨
	2,579
	1,952
	1小时
	1.101
	2024/02/23 19:00
	0.550
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	1小时
	0.989
	2024/04/04 23:00
	0.495
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	1小时
	1.398
	2024/01/01 17:00
	0.699
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	1小时
	1.053
	2024/12/20 17:00
	0.527
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	1小时
	0.976
	2024/08/10 23:00
	0.488
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	1小时
	1.142
	2024/03/03 20:00
	0.571
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	1小时
	0.973
	2024/03/27 01:00
	0.486
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	1小时
	0.883
	2024/05/18 23:00
	0.441
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	1小时
	0.700
	2024/07/22 19:00
	0.350
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	1小时
	0.428
	2024/11/08 17:00
	0.214
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	1小时
	0.168
	2024/11/21 09:00
	0.084
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	1小时
	0.992
	2024/04/11 21:00
	0.496
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	1小时
	0.893
	2024/04/04 19:00
	0.446
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	1小时
	0.972
	2024/04/04 23:00
	0.486
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	1小时
	5.878
	2024/12/25 07:00
	2.939
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	1小时
	0.966
	2024/11/01 03:00
	0.483
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	1小时
	0.677
	2024/08/10 23:00
	0.339
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	1小时
	1.413
	2024/01/15 18:00
	0.706
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	1小时
	1.318
	2024/12/30 17:00
	0.659
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	1小时
	0.964
	2024/08/25 00:00
	0.482
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	1小时
	1.047
	2024/02/23 19:00
	0.523
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	1小时
	1.311
	2024/01/02 17:00
	0.656
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	1小时
	0.707
	2024/01/10 19:00
	0.353
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	1小时
	1.994
	2024/09/22 05:00
	0.997
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	1小时
	7.741
	2024/01/11 07:00
	3.871
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	1小时
	0.734
	2024/05/02 20:00
	0.367
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	1小时
	6.830
	2024/02/06 05:00
	3.415
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	1小时
	0.414
	2024/01/25 10:00
	0.207
	达标

	
	区域最大值
	700
	50
	1小时
	37.171
	2024/02/04 22:00
	18.586
	达标




污染源排放的NO2对评价区域内各环境敏感点的1小时平均浓度贡献值范围在0.168μg/m³～7.741μg/m³之间，占标率为0.084%～3.871%之间，各敏感点1小时平均浓度贡献值均达标；区域最大地面浓度点贡献值为37.171μg/m³，占标率为18.586%，均达标。
[image: de63b05b-f81a-48cb-ae3d-d978d589815a]

图5.2-18  NO2 1小时平均贡献质量浓度分布图（μg/m3）

表5.2-30  NO2  24小时平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	NO2
	卡寨
	2,579
	1,952
	24小时
	0.095
	2024/03/22
	0.119
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	24小时
	0.095
	2024/04/14
	0.119
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	24小时
	0.156
	2024/03/22
	0.195
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	24小时
	0.082
	2024/03/04
	0.102
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	24小时
	0.045
	2024/08/10
	0.057
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	24小时
	0.084
	2024/02/23
	0.105
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	24小时
	0.041
	2024/03/27
	0.051
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	24小时
	0.059
	2024/10/02
	0.073
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	24小时
	0.038
	2024/07/22
	0.047
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	24小时
	0.040
	2024/11/07
	0.050
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	24小时
	0.014
	2024/01/25
	0.017
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	24小时
	0.046
	2024/04/11
	0.058
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	24小时
	0.090
	2024/04/03
	0.113
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	24小时
	0.088
	2024/04/14
	0.110
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	24小时
	0.313
	2024/12/25
	0.392
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	24小时
	0.113
	2024/03/04
	0.141
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	24小时
	0.034
	2024/08/03
	0.042
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	24小时
	0.077
	2024/02/05
	0.096
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	24小时
	0.143
	2024/04/03
	0.179
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	24小时
	0.055
	2024/08/25
	0.069
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	24小时
	0.094
	2024/03/22
	0.118
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	24小时
	0.181
	2024/03/30
	0.226
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	24小时
	0.049
	2024/01/10
	0.061
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	24小时
	0.101
	2024/08/11
	0.126
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	24小时
	0.422
	2024/01/29
	0.528
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	24小时
	0.065
	2024/09/08
	0.081
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	24小时
	0.364
	2024/02/06
	0.455
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	24小时
	0.025
	2024/01/25
	0.031
	达标

	
	区域最大值
	700
	-450
	24小时
	4.758
	2024/12/09
	5.947
	达标



污染源排放的NO2对评价区域内各环境敏感点的24小时平均浓度贡献值范围在0.014μg/m³～0.422μg/m³之间，占标率为0.017%～0.528%之间，各敏感点24小时平均浓度贡献值均达标；区域最大地面浓度点贡献值为4.758μg/m³，占标率为5.947%，均达标。



[image: eb42719e-ef4a-4d67-9929-d13ca1204a20]

图5.2-19  NO2 24小时平均贡献质量浓度分布图（μg/m3）

5.2-31 NO2年平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	%
	

	NO2
	卡寨
	2,579
	1,952
	年均
	0.005
	0.012
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	年均
	0.009
	0.023
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	年均
	0.008
	0.020
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	年均
	0.006
	0.015
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	年均
	0.004
	0.009
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	年均
	0.007
	0.018
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	年均
	0.004
	0.011
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	年均
	0.005
	0.012
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	年均
	0.003
	0.009
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	年均
	0.005
	0.012
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	年均
	0.002
	0.005
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	年均
	0.002
	0.005
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	年均
	0.008
	0.019
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	年均
	0.008
	0.020
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	年均
	0.031
	0.079
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	年均
	0.007
	0.017
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	年均
	0.003
	0.006
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	年均
	0.008
	0.019
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	年均
	0.015
	0.037
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	年均
	0.003
	0.007
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	年均
	0.006
	0.015
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	年均
	0.016
	0.040
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	年均
	0.004
	0.009
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	年均
	0.012
	0.031
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	年均
	0.076
	0.189
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	年均
	0.003
	0.007
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	年均
	0.049
	0.123
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	年均
	0.003
	0.009
	达标

	
	区域最大值
	500
	-650
	年均
	0.888
	2.221
	达标




污染源排放的NO2对评价区域内各环境敏感点的年平均浓度贡献值范围在0.002μg/m³～0.076μg/m³之间，占标率为0.005%～0.189%之间，各敏感点年平均浓度贡献值均达标；区域最大地面浓度点贡献值为0.888μg/m³，占标率为2.221%，均达标。[image: bd14e976-370a-4b2e-967d-d9bd0086ee7f]
图5.2-20  NO2 年平均贡献质量浓度分布图（μg/m3）


表5.2-32  NO2 24小时平均叠加值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	出现时间
	变化值/
	占标率/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	
	(μg/m³)
	%
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	NO2
	卡寨
	2,579
	1,952
	24小时
	2024/01/13
	0.005
	0.007
	30.000
	30.005
	37.507
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	24小时
	2024/11/20
	0.003
	0.003
	30.000
	30.003
	37.503
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	24小时
	2024/11/20
	0.003
	0.004
	30.000
	30.003
	37.504
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	24小时
	2024/11/20
	0.003
	0.003
	30.000
	30.003
	37.503
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	24小时
	2024/11/20
	0.002
	0.003
	30.000
	30.002
	37.503
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	24小时
	2024/12/25
	0.008
	0.010
	30.000
	30.008
	37.510
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	24小时
	2024/01/10
	0.001
	0.002
	30.000
	30.001
	37.502
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	24小时
	2024/01/21
	0.004
	0.005
	30.000
	30.004
	37.505
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	24小时
	2024/12/26
	0.006
	0.007
	30.000
	30.006
	37.507
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	24小时
	2024/12/25
	0.002
	0.003
	30.000
	30.002
	37.503
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	24小时
	2024/01/10
	0.000
	0.001
	30.000
	30.000
	37.501
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	24小时
	2024/12/26
	0.003
	0.004
	30.000
	30.003
	37.504
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	24小时
	2024/11/20
	0.002
	0.003
	30.000
	30.002
	37.503
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	24小时
	2024/11/20
	0.002
	0.003
	30.000
	30.002
	37.503
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	24小时
	2024/12/26
	0.050
	0.063
	30.000
	30.050
	37.563
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	24小时
	2024/11/20
	0.003
	0.003
	30.000
	30.003
	37.503
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	24小时
	2024/11/20
	0.002
	0.002
	30.000
	30.002
	37.502
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	24小时
	2024/01/13
	0.008
	0.010
	30.000
	30.008
	37.510
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	24小时
	2024/11/20
	0.005
	0.006
	30.000
	30.005
	37.506
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	24小时
	2024/11/20
	0.002
	0.003
	30.000
	30.002
	37.503
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	24小时
	2024/12/25
	0.006
	0.008
	30.000
	30.006
	37.508
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	24小时
	2024/11/20
	0.005
	0.007
	30.000
	30.005
	37.507
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	24小时
	2024/12/25
	0.007
	0.008
	30.000
	30.007
	37.508
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	24小时
	2024/11/20
	0.011
	0.013
	30.000
	30.011
	37.513
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	24小时
	2024/12/26
	0.092
	0.115
	30.000
	30.092
	37.615
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	24小时
	2024/01/10
	0.001
	0.001
	30.000
	30.001
	37.501
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	24小时
	2024/01/13
	0.054
	0.068
	30.000
	30.054
	37.568
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	24小时
	2024/12/25
	0.002
	0.002
	30.000
	30.002
	37.502
	达标

	
	区域最大值
	500
	-650
	24小时
	2024/12/26
	1.781
	2.226
	30.000
	31.781
	39.726
	达标



污染源排放的NO2对评价区域内各环境敏感点的24小时平均浓度叠加值范围在30.000μg/m³～30.092μg/m³之间，占标率为37.501%～37.615%之间，各敏感点24小时平均浓度叠加值均达标；区域最大地面浓度点叠加值为31.781μg/m³，占标率为39.726%，均达标。
[image: a9be67b3-6b2b-49c7-8673-cc42700474ed]
图5.2-21  叠加后NO2 98%保证率日平均质量浓度分布图（μg/m3）

表5.2-33  NO2年平均叠加值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	变化值/
	占标率/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	%
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	NO2
	卡寨
	2,579
	1,952
	年均
	0.005
	0.012
	18.330
	18.335
	45.837
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	年均
	0.009
	0.023
	18.330
	18.339
	45.848
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	年均
	0.008
	0.020
	18.330
	18.338
	45.845
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	年均
	0.006
	0.015
	18.330
	18.336
	45.840
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	年均
	0.004
	0.009
	18.330
	18.334
	45.834
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	年均
	0.007
	0.018
	18.330
	18.337
	45.843
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	年均
	0.004
	0.011
	18.330
	18.334
	45.836
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	年均
	0.005
	0.012
	18.330
	18.335
	45.837
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	年均
	0.003
	0.009
	18.330
	18.333
	45.834
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	年均
	0.005
	0.012
	18.330
	18.335
	45.837
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	年均
	0.002
	0.005
	18.330
	18.332
	45.830
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	年均
	0.002
	0.005
	18.330
	18.332
	45.830
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	年均
	0.008
	0.019
	18.330
	18.338
	45.844
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	年均
	0.008
	0.020
	18.330
	18.338
	45.845
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	年均
	0.031
	0.079
	18.330
	18.361
	45.904
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	年均
	0.007
	0.017
	18.330
	18.337
	45.842
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	年均
	0.003
	0.006
	18.330
	18.333
	45.831
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	年均
	0.008
	0.019
	18.330
	18.338
	45.844
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	年均
	0.015
	0.037
	18.330
	18.345
	45.862
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	年均
	0.003
	0.007
	18.330
	18.333
	45.832
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	年均
	0.006
	0.015
	18.330
	18.336
	45.840
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	年均
	0.016
	0.040
	18.330
	18.346
	45.865
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	年均
	0.004
	0.009
	18.330
	18.334
	45.834
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	年均
	0.012
	0.031
	18.330
	18.342
	45.856
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	年均
	0.076
	0.189
	18.330
	18.406
	46.014
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	年均
	0.003
	0.007
	18.330
	18.333
	45.832
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	年均
	0.049
	0.123
	18.330
	18.379
	45.948
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	年均
	0.003
	0.009
	18.330
	18.333
	45.834
	达标

	
	区域最大值
	500
	-650
	年均
	0.888
	2.221
	18.330
	19.218
	48.046
	达标




污染源排放的NO2对评价区域内各环境敏感点的年平均浓度叠加值范围在18.332μg/m³～18.406μg/m³之间，占标率为45.830%～46.014%之间，各敏感点年平均浓度叠加值均达标；区域最大地面浓度点叠加值为19.218μg/m³，占标率为48.046%，均达标。
[image: 1e0d5035-9150-4593-9be3-78e73e66c4ec]
图5.2-22  叠加后NO2 年平均质量浓度分布图（μg/m3）

③PM10预测结果分析
表5.2-34  PM10 24小时平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	PM10
	卡寨
	2,579
	1,952
	24小时
	0.166
	2024/03/22
	0.138
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	24小时
	0.264
	2024/04/29
	0.220
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	24小时
	0.273
	2024/03/22
	0.228
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	24小时
	0.146
	2024/03/04
	0.122
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	24小时
	0.143
	2024/07/25
	0.119
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	24小时
	0.166
	2024/09/28
	0.139
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	24小时
	0.198
	2024/03/05
	0.165
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	24小时
	0.141
	2024/09/21
	0.117
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	24小时
	0.254
	2024/08/27
	0.212
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	24小时
	0.069
	2024/11/07
	0.057
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	24小时
	0.024
	2024/01/25
	0.020
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	24小时
	0.108
	2024/04/11
	0.090
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	24小时
	0.167
	2024/04/03
	0.139
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	24小时
	0.254
	2024/04/29
	0.211
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	24小时
	0.618
	2024/12/25
	0.515
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	24小时
	0.207
	2024/03/04
	0.173
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	24小时
	0.177
	2024/08/16
	0.147
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	24小时
	0.211
	2024/09/18
	0.176
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	24小时
	0.317
	2024/04/03
	0.264
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	24小时
	0.149
	2024/07/25
	0.124
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	24小时
	0.160
	2024/03/22
	0.133
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	24小时
	0.371
	2024/03/30
	0.309
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	24小时
	0.147
	2024/01/10
	0.122
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	24小时
	0.197
	2024/09/07
	0.165
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	24小时
	1.679
	2024/09/01
	1.399
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	24小时
	0.165
	2024/06/29
	0.138
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	24小时
	0.644
	2024/11/03
	0.537
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	24小时
	0.044
	2024/01/25
	0.037
	达标

	
	区域最大值
	700
	-450
	24小时
	11.625
	2024/12/20
	9.687
	达标




污染源排放的PM10对评价区域内各环境敏感点的24小时平均浓度贡献值范围在0.024μg/m³～1.679μg/m³之间，占标率为0.020%～1.399%之间，各敏感点24小时平均浓度贡献值均达标；区域最大地面浓度点贡献值为11.625μg/m³，占标率为9.687%，均达标。
[image: 0ed02658-5860-4cee-add4-4aafb9aa6848]

图5.2-23  PM10 24小时平均贡献质量浓度分布图（μg/m3）

表5.2-35  PM10年平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	%
	

	PM10
	卡寨
	2,579
	1,952
	年均
	0.013
	0.021
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	年均
	0.020
	0.033
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	年均
	0.018
	0.031
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	年均
	0.014
	0.024
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	年均
	0.010
	0.017
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	年均
	0.015
	0.026
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	年均
	0.015
	0.025
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	年均
	0.011
	0.019
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	年均
	0.009
	0.016
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	年均
	0.007
	0.012
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	年均
	0.003
	0.005
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	年均
	0.007
	0.011
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	年均
	0.017
	0.028
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	年均
	0.018
	0.030
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	年均
	0.061
	0.101
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	年均
	0.016
	0.026
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	年均
	0.010
	0.017
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	年均
	0.028
	0.046
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	年均
	0.031
	0.051
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	年均
	0.008
	0.014
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	年均
	0.013
	0.021
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	年均
	0.033
	0.055
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	年均
	0.012
	0.019
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	年均
	0.027
	0.045
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	年均
	0.259
	0.431
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	年均
	0.008
	0.014
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	年均
	0.101
	0.169
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	年均
	0.006
	0.009
	达标

	
	区域最大值
	700
	-450
	年均
	2.347
	3.912
	达标



污染源排放的PM10对评价区域内各环境敏感点的年平均浓度贡献值范围在0.003μg/m³～0.259μg/m³之间，占标率为0.005%～0.431%之间，各敏感点年平均浓度贡献值均达标；区域最大地面浓度点贡献值为2.347μg/m³，占标率为3.912%，均达标。

[image: 5e9c6928-ebf1-4821-b539-f78aa4c811dd]
图5.2-24  PM10 年平均贡献质量浓度分布图（μg/m3）

表5.2-36  PM10 24小时平均叠加值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	出现时间
	变化值/
	占标率/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	
	(μg/m³)
	%
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	PM10
	卡寨
	2,579
	1,952
	24小时
	2024/03/31
	0.007
	0.006
	59.000
	59.007
	49.173
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	24小时
	2024/03/20
	0.002
	0.002
	59.000
	59.002
	49.169
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	24小时
	2024/04/28
	0.107
	0.089
	59.000
	59.107
	49.256
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	24小时
	2024/03/20
	0.004
	0.003
	59.000
	59.004
	49.170
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	24小时
	2024/03/20
	0.003
	0.002
	59.000
	59.003
	49.169
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	24小时
	2024/04/28
	0.003
	0.003
	59.000
	59.003
	49.170
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	24小时
	2024/02/23
	0.002
	0.001
	59.000
	59.002
	49.168
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	24小时
	2024/04/28
	0.002
	0.001
	59.000
	59.002
	49.168
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	24小时
	2024/04/28
	0.002
	0.001
	59.000
	59.002
	49.168
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	24小时
	2024/02/23
	0.000
	0.000
	59.000
	59.000
	49.167
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	24小时
	2024/02/23
	0.000
	0.000
	59.000
	59.000
	49.167
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	24小时
	2024/04/28
	0.001
	0.001
	59.000
	59.001
	49.168
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	24小时
	2024/02/23
	0.003
	0.002
	59.000
	59.003
	49.169
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	24小时
	2024/03/20
	0.002
	0.002
	59.000
	59.002
	49.168
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	24小时
	2024/04/28
	0.042
	0.035
	59.000
	59.042
	49.202
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	24小时
	2024/03/20
	0.003
	0.003
	59.000
	59.003
	49.169
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	24小时
	2024/03/20
	0.002
	0.001
	59.000
	59.002
	49.168
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	24小时
	2024/04/28
	0.017
	0.014
	59.000
	59.017
	49.181
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	24小时
	2024/02/23
	0.005
	0.004
	59.000
	59.005
	49.171
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	24小时
	2024/04/28
	0.001
	0.001
	59.000
	59.001
	49.168
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	24小时
	2024/04/28
	0.008
	0.006
	59.000
	59.008
	49.173
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	24小时
	2024/02/23
	0.017
	0.014
	59.000
	59.017
	49.181
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	24小时
	2024/04/28
	0.001
	0.001
	59.000
	59.001
	49.168
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	24小时
	2024/03/31
	0.007
	0.005
	59.000
	59.007
	49.172
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	24小时
	2024/02/23
	0.154
	0.128
	59.000
	59.154
	49.295
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	24小时
	2024/04/28
	0.001
	0.001
	59.000
	59.001
	49.168
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	24小时
	2024/03/31
	0.025
	0.020
	59.000
	59.025
	49.187
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	24小时
	2024/02/23
	0.000
	0.000
	59.000
	59.000
	49.167
	达标

	
	区域最大值
	600
	-950
	24小时
	2024/02/23
	1.608
	1.340
	59.000
	60.608
	50.506
	达标



污染源排放的PM10对评价区域内各环境敏感点的24小时平均浓度叠加值范围在59.000μg/m³～59.154μg/m³之间，占标率为49.167%～49.295%之间，各敏感点24小时平均浓度叠加值均达标；区域最大地面浓度点叠加值为60.608μg/m³，占标率为50.506%，均达标。[image: 6870a465-c1f3-41eb-9b25-dd42378cdadc]

图5.2-25  叠加后PM10 95%保证率日平均质量浓度分布图（μg/m3）

表5.2-37  PM10 年平均叠加值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	变化值/
	占标率/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	%
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	PM10
	卡寨
	2,579
	1,952
	年均
	0.013
	0.021
	32.490
	32.503
	54.171
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	年均
	0.020
	0.033
	32.490
	32.510
	54.183
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	年均
	0.018
	0.031
	32.490
	32.508
	54.181
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	年均
	0.014
	0.024
	32.490
	32.504
	54.174
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	年均
	0.010
	0.017
	32.490
	32.500
	54.167
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	年均
	0.015
	0.026
	32.490
	32.505
	54.176
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	年均
	0.015
	0.025
	32.490
	32.505
	54.175
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	年均
	0.011
	0.019
	32.490
	32.501
	54.169
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	年均
	0.009
	0.016
	32.490
	32.499
	54.166
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	年均
	0.007
	0.012
	32.490
	32.497
	54.162
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	年均
	0.003
	0.005
	32.490
	32.493
	54.155
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	年均
	0.007
	0.011
	32.490
	32.497
	54.161
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	年均
	0.017
	0.028
	32.490
	32.507
	54.178
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	年均
	0.018
	0.030
	32.490
	32.508
	54.180
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	年均
	0.061
	0.101
	32.490
	32.551
	54.251
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	年均
	0.016
	0.026
	32.490
	32.506
	54.176
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	年均
	0.010
	0.017
	32.490
	32.500
	54.167
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	年均
	0.028
	0.046
	32.490
	32.518
	54.196
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	年均
	0.031
	0.051
	32.490
	32.521
	54.201
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	年均
	0.008
	0.014
	32.490
	32.498
	54.164
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	年均
	0.013
	0.021
	32.490
	32.503
	54.171
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	年均
	0.033
	0.055
	32.490
	32.523
	54.205
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	年均
	0.012
	0.019
	32.490
	32.502
	54.169
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	年均
	0.027
	0.045
	32.490
	32.517
	54.195
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	年均
	0.259
	0.431
	32.490
	32.749
	54.581
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	年均
	0.008
	0.014
	32.490
	32.498
	54.164
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	年均
	0.101
	0.169
	32.490
	32.591
	54.319
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	年均
	0.006
	0.009
	32.490
	32.496
	54.159
	达标

	
	区域最大值
	700
	-450
	年均
	2.347
	3.912
	32.490
	34.837
	58.062
	达标


污染源排放的PM10对评价区域内各环境敏感点的年平均浓度叠加值范围在32.493μg/m³～32.749μg/m³之间，占标率为54.155%～54.581%之间，各敏感点年平均浓度叠加值均达标；区域最大地面浓度点叠加值为34.837μg/m³，占标率为58.062%，均达标。
[image: 2dd55e9d-3d94-4399-b59d-59e9ebb3a46a]
图5.2-26  叠加后PM10 年平均质量浓度分布图（μg/m3）
④PM2.5预测结果分析
表5.2-38  PM2.5 24小时平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	PM2.5
	卡寨
	2,579
	1,952
	24小时
	0.083
	2024/03/22
	0.138
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	24小时
	0.132
	2024/04/29
	0.220
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	24小时
	0.137
	2024/03/22
	0.228
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	24小时
	0.073
	2024/03/04
	0.122
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	24小时
	0.071
	2024/07/25
	0.119
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	24小时
	0.083
	2024/09/28
	0.139
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	24小时
	0.099
	2024/03/05
	0.165
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	24小时
	0.070
	2024/09/21
	0.117
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	24小时
	0.127
	2024/08/27
	0.212
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	24小时
	0.034
	2024/11/07
	0.057
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	24小时
	0.012
	2024/01/25
	0.020
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	24小时
	0.054
	2024/04/11
	0.090
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	24小时
	0.084
	2024/04/03
	0.139
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	24小时
	0.127
	2024/04/29
	0.211
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	24小时
	0.309
	2024/12/25
	0.515
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	24小时
	0.104
	2024/03/04
	0.173
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	24小时
	0.088
	2024/08/16
	0.147
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	24小时
	0.105
	2024/09/18
	0.176
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	24小时
	0.159
	2024/04/03
	0.264
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	24小时
	0.074
	2024/07/25
	0.124
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	24小时
	0.080
	2024/03/22
	0.133
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	24小时
	0.185
	2024/03/30
	0.309
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	24小时
	0.073
	2024/01/10
	0.122
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	24小时
	0.099
	2024/09/07
	0.165
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	24小时
	0.839
	2024/09/01
	1.399
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	24小时
	0.083
	2024/06/29
	0.138
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	24小时
	0.322
	2024/11/03
	0.537
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	24小时
	0.022
	2024/01/25
	0.037
	达标

	
	区域最大值
	700
	-450
	24小时
	5.812
	2024/12/20
	9.687
	达标



污染源排放的PM2.5对评价区域内各环境敏感点的24小时平均浓度贡献值范围在0.012μg/m³～0.839μg/m³之间，占标率为0.020%～1.399%之间，各敏感点24小时平均浓度贡献值均达标；区域最大地面浓度点贡献值为5.812μg/m³，占标率为9.687%，均达标。

[image: 8ab06c4e-4090-46c5-a344-a8e28b43994b]
图5.2-27 PM2.5 24h平均贡献质量浓度分布图（μg/m3）

表5.2-39  PM2.5年平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	%
	

	PM2.5
	卡寨
	2,579
	1,952
	年均
	0.006
	0.021
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	年均
	0.010
	0.033
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	年均
	0.009
	0.031
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	年均
	0.007
	0.024
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	年均
	0.005
	0.017
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	年均
	0.008
	0.026
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	年均
	0.007
	0.025
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	年均
	0.006
	0.019
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	年均
	0.005
	0.016
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	年均
	0.004
	0.012
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	年均
	0.002
	0.005
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	年均
	0.003
	0.011
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	年均
	0.008
	0.028
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	年均
	0.009
	0.030
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	年均
	0.030
	0.101
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	年均
	0.008
	0.026
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	年均
	0.005
	0.017
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	年均
	0.014
	0.046
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	年均
	0.015
	0.051
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	年均
	0.004
	0.014
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	年均
	0.006
	0.021
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	年均
	0.016
	0.055
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	年均
	0.006
	0.019
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	年均
	0.014
	0.045
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	年均
	0.129
	0.431
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	年均
	0.004
	0.014
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	年均
	0.051
	0.169
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	年均
	0.003
	0.009
	达标

	
	区域最大值
	700
	-450
	年均
	1.174
	3.912
	达标



污染源排放的PM2.5对评价区域内各环境敏感点的年平均浓度贡献值范围在0.002μg/m³～0.129μg/m³之间，占标率为0.005%～0.431%之间，各敏感点年平均浓度贡献值均达标；区域最大地面浓度点贡献值为1.174μg/m³，占标率为3.912%，均达标。
[image: 020bf300-a1a9-4eea-95bf-ae3d295b2cb7]
图5.2-28  PM2.5年平均贡献质量浓度分布图（μg/m3）



表5.2-40  PM2.5  24小时平均叠加值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	出现时间
	变化值/
	占标率/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	
	(μg/m³)
	%
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	PM2.5
	卡寨
	2,579
	1,952
	24小时
	2024/03/16
	0.018
	0.030
	43.000
	43.018
	71.697
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	24小时
	2024/02/03
	0.005
	0.008
	43.000
	43.005
	71.674
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	24小时
	2024/03/16
	0.007
	0.011
	43.000
	43.007
	71.678
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	24小时
	2024/02/03
	0.005
	0.009
	43.000
	43.005
	71.675
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	24小时
	2024/03/16
	0.003
	0.005
	43.000
	43.003
	71.672
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	24小时
	2024/03/16
	0.009
	0.015
	43.000
	43.009
	71.682
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	24小时
	2024/03/19
	0.004
	0.006
	43.000
	43.004
	71.673
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	24小时
	2024/02/03
	0.006
	0.009
	43.000
	43.006
	71.676
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	24小时
	2024/03/16
	0.008
	0.013
	43.000
	43.008
	71.680
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	24小时
	2024/03/19
	0.006
	0.009
	43.000
	43.006
	71.676
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	24小时
	2024/02/03
	0.002
	0.004
	43.000
	43.002
	71.670
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	24小时
	2024/03/19
	0.004
	0.007
	43.000
	43.004
	71.674
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	24小时
	2024/03/16
	0.009
	0.015
	43.000
	43.009
	71.682
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	24小时
	2024/02/03
	0.004
	0.007
	43.000
	43.004
	71.674
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	24小时
	2024/03/16
	0.019
	0.032
	43.000
	43.019
	71.698
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	24小时
	2024/03/16
	0.004
	0.007
	43.000
	43.004
	71.674
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	24小时
	2024/03/16
	0.002
	0.003
	43.000
	43.002
	71.669
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	24小时
	2024/03/16
	0.010
	0.017
	43.000
	43.010
	71.684
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	24小时
	2024/02/03
	0.010
	0.017
	43.000
	43.010
	71.684
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	24小时
	2024/03/16
	0.002
	0.003
	43.000
	43.002
	71.669
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	24小时
	2024/03/16
	0.009
	0.015
	43.000
	43.009
	71.681
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	24小时
	2024/03/16
	0.011
	0.018
	43.000
	43.011
	71.685
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	24小时
	2024/02/03
	0.005
	0.008
	43.000
	43.005
	71.675
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	24小时
	2024/03/19
	0.009
	0.014
	43.000
	43.009
	71.681
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	24小时
	2024/02/03
	0.133
	0.221
	43.000
	43.133
	71.888
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	24小时
	2024/03/16
	0.001
	0.002
	43.000
	43.001
	71.669
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	24小时
	2024/02/03
	0.067
	0.111
	43.000
	43.067
	71.778
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	24小时
	2024/03/19
	0.003
	0.004
	43.000
	43.003
	71.671
	达标

	
	区域最大值
	500
	250
	24小时
	2024/02/03
	1.289
	2.149
	43.000
	44.289
	73.816
	达标



污染源排放的PM2.5对评价区域内各环境敏感点的24小时平均浓度叠加值范围在43.001μg/m³～43.133μg/m³之间，占标率为71.669%～71.888%之间，各敏感点24小时平均浓度叠加值均达标；区域最大地面浓度点叠加值为44.289μg/m³，占标率为73.816%，均达标。
[image: c79f0a92-6ff2-4126-970d-fde9ab7ade88]
图5.2-29  PM2.5 95%保证率日平均质量浓度分布图（μg/m3）

表5.2-41 PM2.5年平均叠加值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	变化值/
	占标率/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	%
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	PM2.5
	卡寨
	2,579
	1,952
	年均
	0.006
	0.021
	19.770
	19.776
	65.921
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	年均
	0.010
	0.033
	19.770
	19.780
	65.933
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	年均
	0.009
	0.031
	19.770
	19.779
	65.931
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	年均
	0.007
	0.024
	19.770
	19.777
	65.924
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	年均
	0.005
	0.017
	19.770
	19.775
	65.917
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	年均
	0.008
	0.026
	19.770
	19.778
	65.926
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	年均
	0.007
	0.025
	19.770
	19.777
	65.925
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	年均
	0.006
	0.019
	19.770
	19.776
	65.919
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	年均
	0.005
	0.016
	19.770
	19.775
	65.916
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	年均
	0.004
	0.012
	19.770
	19.774
	65.912
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	年均
	0.002
	0.005
	19.770
	19.772
	65.905
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	年均
	0.003
	0.011
	19.770
	19.773
	65.911
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	年均
	0.008
	0.028
	19.770
	19.778
	65.928
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	年均
	0.009
	0.030
	19.770
	19.779
	65.930
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	年均
	0.030
	0.101
	19.770
	19.800
	66.001
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	年均
	0.008
	0.026
	19.770
	19.778
	65.926
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	年均
	0.005
	0.017
	19.770
	19.775
	65.917
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	年均
	0.014
	0.046
	19.770
	19.784
	65.946
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	年均
	0.015
	0.051
	19.770
	19.785
	65.951
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	年均
	0.004
	0.014
	19.770
	19.774
	65.914
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	年均
	0.006
	0.021
	19.770
	19.776
	65.921
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	年均
	0.016
	0.055
	19.770
	19.786
	65.955
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	年均
	0.006
	0.019
	19.770
	19.776
	65.919
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	年均
	0.014
	0.045
	19.770
	19.784
	65.945
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	年均
	0.129
	0.431
	19.770
	19.899
	66.331
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	年均
	0.004
	0.014
	19.770
	19.774
	65.914
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	年均
	0.051
	0.169
	19.770
	19.821
	66.069
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	年均
	0.003
	0.009
	19.770
	19.773
	65.909
	达标

	
	区域最大值
	700
	-450
	年均
	1.174
	3.912
	19.770
	20.944
	69.812
	达标



污染源排放的PM2.5对评价区域内各环境敏感点的年平均浓度叠加值范围在19.772μg/m³～19.899μg/m³之间，占标率为65.905%～66.331%之间，各敏感点年平均浓度叠加值均达标；区域最大地面浓度点叠加值为20.944μg/m³，占标率为69.812%，均达标。
[image: 9b19e94f-65aa-499c-9f14-ca980c65719d]
图5.2-30 叠加后PM2.5 年平均质量浓度分布图（μg/m3）

⑤TSP预测结果分析
表5.2-42  TSP 24小时平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	TSP
	卡寨
	2,579
	1,952
	24小时
	4.90
	2024/01/30
	1.63
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	24小时
	5.65
	2024/05/27
	1.88
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	24小时
	4.69
	2024/02/24
	1.56
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	24小时
	5.80
	2024/10/21
	1.93
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	24小时
	7.40
	2024/06/11
	2.47
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	24小时
	3.82
	2024/04/18
	1.27
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	24小时
	6.29
	2024/01/09
	2.10
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	24小时
	6.50
	2024/02/17
	2.17
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	24小时
	4.99
	2024/02/28
	1.66
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	24小时
	0.30
	2024/01/07
	0.10
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	24小时
	0.11
	2024/11/21
	0.04
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	24小时
	3.41
	2024/01/03
	1.14
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	24小时
	5.43
	2024/06/19
	1.81
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	24小时
	5.48
	2024/05/27
	1.83
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	24小时
	0.20
	2024/07/06
	0.07
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	24小时
	8.84
	2024/08/19
	2.95
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	24小时
	5.92
	2024/06/11
	1.97
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	24小时
	1.39
	2024/12/05
	0.46
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	24小时
	9.03
	2024/06/19
	3.01
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	24小时
	6.91
	2024/11/25
	2.30
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	24小时
	3.07
	2024/01/30
	1.02
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	24小时
	8.10
	2024/06/19
	2.70
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	24小时
	3.04
	2024/05/28
	1.01
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	24小时
	21.67
	2024/07/13
	7.22
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	24小时
	1.75
	2024/10/10
	0.58
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	24小时
	4.74
	2024/04/17
	1.58
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	24小时
	0.54
	2024/11/28
	0.18
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	24小时
	0.22
	2024/01/07
	0.07
	达标

	
	区域最大值
	400
	-350
	24小时
	165.87
	2024/11/14
	55.29
	达标


TSP贡献污染源排放的TSP对评价区域内各环境敏感点的24小时平均浓度贡献值范围在0.11μg/m³～21.67μg/m³之间，占标率为0.04%～7.22%之间，各敏感点24小时平均浓度贡献值均达标；区域最大地面浓度点贡献值为165.87μg/m³，占标率为55.29%，均达标。
[image: TSP日贡献]
图5.2-31  TSP 24小时平均贡献质量浓度分布图（μg/m3）

表5.2-43 TSP 24小时平均叠加值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	出现时间
	变化值/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	TSP
	卡寨
	2579.1
	1951.96
	24小时
	2024-01-30
	4.90
	84
	88.90
	29.63
	达标

	
	矣那左
	2554.04
	235.22
	24小时
	2024-05-27
	5.65
	84
	89.65
	29.88
	达标

	
	新城村
	2369.48
	1500.91
	24小时
	2024-02-24
	4.69
	84
	88.69
	29.56
	达标

	
	阿路本村
	2338.9
	-592.52
	24小时
	2024-10-21
	5.80
	84
	89.80
	29.93
	达标

	
	路脉喜
	1713.29
	-1713.46
	24小时
	2024-06-11
	7.40
	84
	91.40
	30.47
	达标

	
	蝙蝠洞
	1246.36
	1063.05
	24小时
	2024-04-18
	3.82
	84
	87.82
	29.27
	达标

	
	赵家坟
	-428.83
	-2269.19
	24小时
	2024-01-09
	6.29
	84
	90.29
	30.10
	达标

	
	铁埂村
	-1129.96
	-1616.19
	24小时
	2024-02-17
	6.50
	84
	90.50
	30.17
	达标

	
	煤炭窝
	-1931.35
	-828.75
	24小时
	2024-02-28
	4.99
	84
	88.99
	29.66
	达标

	
	岔河
	-2203.48
	1346.8
	24小时
	2024-01-07
	0.30
	84
	84.30
	28.10
	达标

	
	矣乍
	-3322.24
	1263.81
	24小时
	2024-11-21
	0.11
	84
	84.11
	28.04
	达标

	
	普沼
	-3369.77
	-1903.99
	24小时
	2024-01-03
	3.41
	84
	87.41
	29.14
	达标

	
	矣那冲
	2969.06
	794.2
	24小时
	2024-06-19
	5.43
	84
	89.43
	29.81
	达标

	
	肖寨
	2859.81
	263.93
	24小时
	2024-05-27
	5.48
	84
	89.48
	29.83
	达标

	
	龙亩新寨
	2696.88
	3013.77
	24小时
	2024-07-06
	0.20
	84
	84.20
	28.07
	达标

	
	里合寨
	2445.26
	-261.9
	24小时
	2024-08-19
	8.84
	84
	92.84
	30.95
	达标

	
	大栗树箐
	2311.9
	-2442.36
	24小时
	2024-06-11
	5.92
	84
	89.92
	29.97
	达标

	
	龙亩
	2283.7
	2576.69
	24小时
	2024-12-05
	1.39
	84
	85.39
	28.46
	达标

	
	大平地
	1743.46
	346.8
	24小时
	2024-06-19
	9.03
	84
	93.03
	31.01
	达标

	
	大栗树
	1704.7
	-2300.58
	24小时
	2024-11-25
	6.91
	84
	90.91
	30.30
	达标

	
	斗白
	1656.09
	1311.88
	24小时
	2024-01-30
	3.07
	84
	87.07
	29.02
	达标

	
	下寨
	1543.22
	538.02
	24小时
	2024-06-19
	8.10
	84
	92.10
	30.70
	达标

	
	白玉冲
	1471.63
	2577.6
	24小时
	2024-05-28
	3.04
	84
	87.04
	29.01
	达标

	
	莲花塘
	305.14
	-751.17
	24小时
	2024-07-13
	21.67
	84
	105.67
	35.22
	达标

	
	山寨
	234.18
	1321.6
	24小时
	2024-10-10
	1.75
	84
	85.75
	28.58
	达标

	
	沙果村
	164.59
	-3396.86
	24小时
	2024-04-17
	4.74
	84
	88.74
	29.58
	达标

	
	小箐
	-654.6
	3052.11
	24小时
	2024-11-28
	0.54
	84
	84.54
	28.18
	达标

	
	岔纳村
	-2500.85
	1827.55
	24小时
	2024-01-07
	0.22
	84
	84.22
	28.07
	达标

	
	区域最大值
	400
	-350
	24小时
	2024-11-14
	165.87
	84
	249.87
	83.29
	达标



污染源排放的TSP对评价区域内各环境敏感点的24小时平均浓度叠加值范围在84.20μg/m³～105.67μg/m³之间，占标率为28.07%～35.22%之间，各敏感点24小时平均浓度叠加值均达标；区域最大地面浓度点叠加值为249.87μg/m³，占标率为83.29%，均达标。
[image: TSP日叠加]
图5.2-32  叠加后TSP 日均质量浓度分布图（μg/m3）
⑥NOx预测结果
NOx贡献环境空气影响贡献浓度预测结果分析
表5.2-44  NOx   1小时平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	NOX
	卡寨
	2,579
	1,952
	1小时
	1.223
	2024/02/23 19:00
	0.489
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	1小时
	1.099
	2024/04/04 23:00
	0.440
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	1小时
	1.553
	2024/01/01 17:00
	0.621
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	1小时
	1.170
	2024/12/20 17:00
	0.468
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	1小时
	1.084
	2024/08/10 23:00
	0.434
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	1小时
	1.269
	2024/03/03 20:00
	0.508
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	1小时
	1.081
	2024/03/27 01:00
	0.432
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	1小时
	0.981
	2024/05/18 23:00
	0.392
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	1小时
	0.778
	2024/07/22 19:00
	0.311
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	1小时
	0.475
	2024/11/08 17:00
	0.190
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	1小时
	0.186
	2024/11/21 09:00
	0.074
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	1小时
	1.102
	2024/04/11 21:00
	0.441
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	1小时
	0.992
	2024/04/04 19:00
	0.397
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	1小时
	1.080
	2024/04/04 23:00
	0.432
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	1小时
	6.532
	2024/12/25 07:00
	2.613
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	1小时
	1.073
	2024/11/01 03:00
	0.429
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	1小时
	0.752
	2024/08/10 23:00
	0.301
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	1小时
	1.570
	2024/01/15 18:00
	0.628
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	1小时
	1.464
	2024/12/30 17:00
	0.586
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	1小时
	1.071
	2024/08/25 00:00
	0.429
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	1小时
	1.163
	2024/02/23 19:00
	0.465
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	1小时
	1.457
	2024/01/02 17:00
	0.583
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	1小时
	0.785
	2024/01/10 19:00
	0.314
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	1小时
	2.216
	2024/09/22 05:00
	0.886
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	1小时
	8.601
	2024/01/11 07:00
	3.440
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	1小时
	0.816
	2024/05/02 20:00
	0.326
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	1小时
	7.589
	2024/02/06 05:00
	3.035
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	1小时
	0.460
	2024/01/25 10:00
	0.184
	达标

	
	区域最大值
	700
	50
	1小时
	41.301
	2024/02/04 22:00
	16.521
	达标



项目污染源排放的NOX对评价区域内各环境敏感点的1小时平均浓度贡献值范围在0.186μg/m³～8.601μg/m³之间，占标率为0.074%～3.440%之间，各敏感点1小时平均浓度贡献值均达标；区域最大地面浓度点贡献值为41.301μg/m³，占标率为16.521%，均达标。
[image: 902e07a8-cd5c-44f2-94d4-2387a79ccba4]

图5.2-33  NOx 1小时平均贡献质量浓度分布图（μg/m3）

表5.2-45  NOx  24小时平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	NOX
	卡寨
	2,579
	1,952
	24小时
	0.106
	2024/03/22
	0.106
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	24小时
	0.106
	2024/04/14
	0.106
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	24小时
	0.173
	2024/03/22
	0.173
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	24小时
	0.091
	2024/03/04
	0.091
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	24小时
	0.050
	2024/08/10
	0.050
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	24小时
	0.094
	2024/02/23
	0.094
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	24小时
	0.046
	2024/03/27
	0.046
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	24小时
	0.065
	2024/10/02
	0.065
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	24小时
	0.042
	2024/07/22
	0.042
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	24小时
	0.044
	2024/11/07
	0.044
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	24小时
	0.015
	2024/01/25
	0.015
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	24小时
	0.052
	2024/04/11
	0.052
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	24小时
	0.100
	2024/04/03
	0.100
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	24小时
	0.098
	2024/04/14
	0.098
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	24小时
	0.348
	2024/12/25
	0.348
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	24小时
	0.126
	2024/03/04
	0.126
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	24小时
	0.038
	2024/08/03
	0.038
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	24小时
	0.086
	2024/02/05
	0.086
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	24小时
	0.159
	2024/04/03
	0.159
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	24小时
	0.061
	2024/08/25
	0.061
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	24小时
	0.105
	2024/03/22
	0.105
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	24小时
	0.201
	2024/03/30
	0.201
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	24小时
	0.054
	2024/01/10
	0.054
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	24小时
	0.112
	2024/08/11
	0.112
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	24小时
	0.469
	2024/01/29
	0.469
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	24小时
	0.072
	2024/09/08
	0.072
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	24小时
	0.405
	2024/02/06
	0.405
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	24小时
	0.028
	2024/01/25
	0.028
	达标

	
	区域最大值
	700
	-450
	24小时
	5.286
	2024/12/09
	5.286
	达标



项目污染源排放的NOX对评价区域内各环境敏感点的24小时平均浓度贡献值范围在0.015μg/m³～0.469μg/m³之间，占标率为0.015%～0.469%之间，各敏感点24小时平均浓度贡献值均达标；区域最大地面浓度点贡献值为5.286μg/m³，占标率为5.286%，均达标。
[image: d7c0d6d7-70cb-426d-ad5d-85170ae024cf]
图5.2-34  NOx 24小时平均贡献质量浓度分布图（μg/m3）
表5.2-46  NOx  年平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	%
	

	NOX
	卡寨
	2,579
	1,952
	年均
	0.005
	0.010
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	年均
	0.010
	0.020
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	年均
	0.009
	0.018
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	年均
	0.007
	0.014
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	年均
	0.004
	0.008
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	年均
	0.008
	0.016
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	年均
	0.005
	0.009
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	年均
	0.005
	0.010
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	年均
	0.004
	0.008
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	年均
	0.005
	0.011
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	年均
	0.002
	0.004
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	年均
	0.002
	0.005
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	年均
	0.008
	0.017
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	年均
	0.009
	0.018
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	年均
	0.035
	0.070
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	年均
	0.008
	0.015
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	年均
	0.003
	0.006
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	年均
	0.009
	0.017
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	年均
	0.017
	0.033
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	年均
	0.003
	0.006
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	年均
	0.007
	0.013
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	年均
	0.018
	0.035
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	年均
	0.004
	0.008
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	年均
	0.014
	0.028
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	年均
	0.084
	0.168
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	年均
	0.003
	0.006
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	年均
	0.055
	0.109
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	年均
	0.004
	0.008
	达标

	
	区域最大值
	500
	-650
	年均
	0.987
	1.974
	达标



项目污染源排放的NOX对评价区域内各环境敏感点的年平均浓度贡献值范围在0.002μg/m³～0.084μg/m³之间，占标率为0.004%～0.168%之间，各敏感点年平均浓度贡献值均达标；区域最大地面浓度点贡献值为0.987μg/m³，占标率为1.974%，均达标。
[image: 89a97d71-c4b1-44ea-89d4-9e8ca440cbcd]
图5.2-35  NOx年平均贡献质量浓度分布图（μg/m3）


表5.2-47  NOx 24小时平均叠加值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	出现时间
	变化值/
	占标率/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	
	(μg/m³)
	%
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	NOX
	卡寨
	2,579
	1,952
	24小时
	2024/07/10
	0.023
	0.023
	16.000
	16.023
	16.023
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	24小时
	2024/04/08
	0.045
	0.045
	16.000
	16.045
	16.045
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	24小时
	2024/07/11
	0.050
	0.050
	16.000
	16.050
	16.050
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	24小时
	2024/09/18
	0.021
	0.021
	16.000
	16.021
	16.021
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	24小时
	2024/07/03
	0.017
	0.017
	16.000
	16.017
	16.017
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	24小时
	2024/01/01
	0.031
	0.031
	16.000
	16.031
	16.031
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	24小时
	2024/06/13
	0.020
	0.020
	16.000
	16.020
	16.020
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	24小时
	2024/06/03
	0.020
	0.020
	16.000
	16.020
	16.020
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	24小时
	2024/12/17
	0.012
	0.012
	16.000
	16.012
	16.012
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	24小时
	2024/09/11
	0.016
	0.016
	16.000
	16.016
	16.016
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	24小时
	2024/08/25
	0.006
	0.006
	16.000
	16.006
	16.006
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	24小时
	2024/03/16
	0.008
	0.008
	16.000
	16.008
	16.008
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	24小时
	2024/02/19
	0.046
	0.046
	16.000
	16.046
	16.046
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	24小时
	2024/11/30
	0.040
	0.040
	16.000
	16.040
	16.040
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	24小时
	2024/01/21
	0.101
	0.101
	16.000
	16.101
	16.101
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	24小时
	2024/03/24
	0.032
	0.032
	16.000
	16.032
	16.032
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	24小时
	2024/05/02
	0.014
	0.014
	16.000
	16.014
	16.014
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	24小时
	2024/08/22
	0.041
	0.041
	16.000
	16.041
	16.041
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	24小时
	2024/03/27
	0.070
	0.070
	16.000
	16.070
	16.070
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	24小时
	2024/04/18
	0.012
	0.012
	16.000
	16.012
	16.012
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	24小时
	2024/04/23
	0.026
	0.026
	16.000
	16.026
	16.026
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	24小时
	2024/02/07
	0.076
	0.076
	16.000
	16.076
	16.076
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	24小时
	2024/07/05
	0.019
	0.019
	16.000
	16.019
	16.019
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	24小时
	2024/10/21
	0.042
	0.042
	16.000
	16.042
	16.042
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	24小时
	2024/06/27
	0.256
	0.256
	16.000
	16.256
	16.256
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	24小时
	2024/11/17
	0.012
	0.012
	16.000
	16.012
	16.012
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	24小时
	2024/10/15
	0.150
	0.150
	16.000
	16.150
	16.150
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	24小时
	2024/06/12
	0.014
	0.014
	16.000
	16.014
	16.014
	达标

	
	区域最大值
	500
	-650
	24小时
	2024/01/14
	2.891
	2.891
	16.000
	18.891
	18.891
	达标




项目污染源排放的NOX对评价区域内各环境敏感点的24小时平均浓度叠加值范围在16.006μg/m³～16.256μg/m³之间，占标率为16.006%～16.256%之间，各敏感点24小时平均浓度叠加值均达标；区域最大地面浓度点叠加值为18.891μg/m³，占标率为18.891%，均达标。
[image: 30827ddf-0a1d-4989-8728-5f24b62f26ba]
图5.2-36  叠加后NOX日均质量浓度分布图（μg/m3）

（2）非正常排放预测结果
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表5.2-48 非正常排放污染源参数一览表
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	污染物排放速率(kg/h)

	
	X
	Y
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	流速(m/s)
	NOx
	NO2
	PM10
	PM2.5

	干擦生产线破碎、筛分DA001
	-8.59
	-93.38
	1757
	15
	0.5
	30.00
	28.31
	0
	0
	2.74
	0.135

	水洗生产线泥石分离、破碎、筛分DA002
	46.52
	-34.48
	1757
	15
	0.5
	80.00
	28.31
	0
	0
	3.05
	0.155

	水洗生产线烘干废气DA003
	-23.55
	-33.23
	1756
	15
	0.5
	30.00
	14.15
	0.65
	0.585
	0.016
	0.008

	水洗生产线搅拌粉尘DA004
	-24.91
	5.13
	1756
	15
	0.5
	30.00
	4.25
	0
	0
	0.36
	0.036


注：取值：PM2.5=0.5PM10，NO2=0.9NOx
①PM10非正常排放预测结果
表5.2-49 非正常PM10 1小时平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	PM10
	卡寨
	2,579
	1,952
	1小时
	139.113
	2024/07/10 22:00
	38.643
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	1小时
	113.256
	2024/04/29 22:00
	31.460
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	1小时
	116.027
	2024/03/05 20:00
	32.230
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	1小时
	92.299
	2024/07/23 20:00
	25.639
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	1小时
	128.279
	2024/07/26 22:00
	35.633
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	1小时
	166.735
	2024/09/28 18:00
	46.315
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	1小时
	133.983
	2024/07/01 01:00
	37.218
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	1小时
	154.909
	2024/09/21 22:00
	43.030
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	1小时
	123.590
	2024/09/20 01:00
	34.331
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	1小时
	26.472
	2024/01/07 10:00
	7.353
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	1小时
	11.151
	2024/11/21 09:00
	3.097
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	1小时
	99.006
	2024/04/04 05:00
	27.502
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	1小时
	84.680
	2024/04/06 21:00
	23.522
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	1小时
	108.736
	2024/04/29 22:00
	30.204
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	1小时
	296.044
	2024/12/25 07:00
	82.235
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	1小时
	125.715
	2024/08/25 07:00
	34.921
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	1小时
	100.264
	2024/08/08 00:00
	27.851
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	1小时
	201.186
	2024/09/18 02:00
	55.885
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	1小时
	134.896
	2024/06/19 20:00
	37.471
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	1小时
	102.667
	2024/06/23 00:00
	28.518
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	1小时
	99.279
	2024/07/04 20:00
	27.578
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	1小时
	137.835
	2024/07/12 20:00
	38.288
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	1小时
	107.239
	2024/02/14 22:00
	29.789
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	1小时
	141.055
	2024/05/03 07:00
	39.182
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	1小时
	1,064.432
	2024/11/10 04:00
	295.676
	超标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	1小时
	103.556
	2024/06/29 05:00
	28.765
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	1小时
	372.776
	2024/11/03 21:00
	103.549
	超标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	1小时
	27.048
	2024/01/25 10:00
	7.513
	达标

	
	区域最大值
	500
	250
	1小时
	3,865.489
	2024/02/29 05:00
	1,073.747
	超标



非正常污染源排放的PM10对评价区域内各环境敏感点的1小时平均浓度贡献值范围在11.151μg/m³～1,064.432μg/m³之间，占标率为3.097%～295.676%之间，各敏感点1小时平均浓度贡献值超标；区域最大地面浓度点贡献值为3,865.489μg/m³，占标率为1,073.747%，超标。敏感点山寨、小箐均超标。
运行期应加强对废气治理设施的管理，设专人每天定期巡查，杜绝废气非正常排放情况的发生，若发生非正常排放，应及时停产并对废气治理设施进行检修，在废气治理设施正常运行后方可投入生产。
[image: 8d732607-7ad4-43bb-ad7c-8aebb5196ddb]

图5.2-37 非正常工矿PM10 1小时贡献浓度分布图（μg/m3）

②PM2.5非正常排放预测结果
表5.2-50 非正常PM2.5 1小时平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	PM2.5
	卡寨
	2,579
	1,952
	1小时
	69.557
	2024/07/10 22:00
	38.643
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	1小时
	56.628
	2024/04/29 22:00
	31.460
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	1小时
	58.013
	2024/03/05 20:00
	32.230
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	1小时
	46.150
	2024/07/23 20:00
	25.639
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	1小时
	64.140
	2024/07/26 22:00
	35.633
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	1小时
	83.368
	2024/09/28 18:00
	46.315
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	1小时
	66.992
	2024/07/01 01:00
	37.218
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	1小时
	77.454
	2024/09/21 22:00
	43.030
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	1小时
	61.795
	2024/09/20 01:00
	34.331
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	1小时
	13.236
	2024/01/07 10:00
	7.353
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	1小时
	5.575
	2024/11/21 09:00
	3.097
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	1小时
	49.503
	2024/04/04 05:00
	27.502
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	1小时
	42.340
	2024/04/06 21:00
	23.522
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	1小时
	54.368
	2024/04/29 22:00
	30.204
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	1小时
	148.022
	2024/12/25 07:00
	82.235
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	1小时
	62.858
	2024/08/25 07:00
	34.921
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	1小时
	50.132
	2024/08/08 00:00
	27.851
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	1小时
	100.593
	2024/09/18 02:00
	55.885
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	1小时
	67.448
	2024/06/19 20:00
	37.471
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	1小时
	51.333
	2024/06/23 00:00
	28.518
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	1小时
	49.640
	2024/07/04 20:00
	27.578
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	1小时
	68.918
	2024/07/12 20:00
	38.288
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	1小时
	53.620
	2024/02/14 22:00
	29.789
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	1小时
	70.527
	2024/05/03 07:00
	39.182
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	1小时
	532.216
	2024/11/10 04:00
	295.676
	超标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	1小时
	51.778
	2024/06/29 05:00
	28.765
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	1小时
	186.388
	2024/11/03 21:00
	103.549
	超标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	1小时
	13.524
	2024/01/25 10:00
	7.513
	达标

	
	区域最大值
	500
	250
	1小时
	1,932.744
	2024/02/29 05:00
	1,073.747
	超标



非正常污染源排放的PM2.5对评价区域内各环境敏感点的1小时平均浓度贡献值范围在5.575μg/m³～532.216μg/m³之间，占标率为3.097%～295.676%之间，各敏感点1小时平均浓度贡献值超标；区域最大地面浓度点贡献值为1,932.744μg/m³，占标率为1,073.747%，超标。敏感点山寨、小箐均超标。
运行期应加强对废气治理设施的管理，设专人每天定期巡查，杜绝废气非正常排放情况的发生，若发生非正常排放，应及时停产并对废气治理设施进行检修，在废气治理设施正常运行后方可投入生产。
[image: 18cce6ef-346d-4e3d-b0c1-2ccba23551a1]
图5.2-38  非正常工矿PM2.5 1小时贡献浓度分布图（μg/m3）

③NO2非正常排放预测结果
表5.2-51 非正常NO2 1小时平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	NO2
	卡寨
	2,579
	1,952
	1小时
	5.600
	2024/02/23 19:00
	2.800
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	1小时
	5.032
	2024/04/04 23:00
	2.516
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	1小时
	7.112
	2024/01/01 17:00
	3.556
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	1小时
	5.357
	2024/12/20 17:00
	2.678
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	1小时
	4.964
	2024/08/10 23:00
	2.482
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	1小时
	5.811
	2024/03/03 20:00
	2.905
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	1小时
	4.948
	2024/03/27 01:00
	2.474
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	1小时
	4.490
	2024/05/18 23:00
	2.245
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	1小时
	3.562
	2024/07/22 19:00
	1.781
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	1小时
	2.175
	2024/11/08 17:00
	1.087
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	1小时
	0.852
	2024/11/21 09:00
	0.426
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	1小时
	5.045
	2024/04/11 21:00
	2.522
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	1小时
	4.541
	2024/04/04 19:00
	2.271
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	1小时
	4.946
	2024/04/04 23:00
	2.473
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	1小时
	29.903
	2024/12/25 07:00
	14.952
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	1小时
	4.914
	2024/11/01 03:00
	2.457
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	1小时
	3.445
	2024/08/10 23:00
	1.722
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	1小时
	7.186
	2024/01/15 18:00
	3.593
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	1小时
	6.704
	2024/12/30 17:00
	3.352
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	1小时
	4.905
	2024/08/25 00:00
	2.452
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	1小时
	5.325
	2024/02/23 19:00
	2.662
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	1小时
	6.669
	2024/01/02 17:00
	3.335
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	1小时
	3.594
	2024/01/10 19:00
	1.797
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	1小时
	10.143
	2024/09/22 05:00
	5.072
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	1小时
	39.379
	2024/01/11 07:00
	19.689
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	1小时
	3.734
	2024/05/02 20:00
	1.867
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	1小时
	34.743
	2024/02/06 05:00
	17.371
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	1小时
	2.107
	2024/01/25 10:00
	1.054
	达标

	
	区域最大值
	700
	50
	1小时
	189.089
	2024/02/04 22:00
	94.544
	达标




非正常污染源排放的NO2对评价区域内各环境敏感点的1小时平均浓度贡献值范围在0.852μg/m³～39.379μg/m³之间，占标率为0.426%～19.689%之间，各敏感点1小时平均浓度贡献值均达标；区域最大地面浓度点贡献值为189.089μg/m³，占标率为94.544%，均达标。
运行期应加强对废气治理设施的管理，设专人每天定期巡查，杜绝废气非正常排放情况的发生，若发生非正常排放，应及时停产并对废气治理设施进行检修，在废气治理设施正常运行后方可投入生产。
[image: e7c5b3aa-af76-4c67-bb2b-e8688c664d95]
图5.2-39  非正常工矿NO2 1小时贡献浓度分布图（μg/m3）
④NOx非正常排放预测结果
表5.2-52 非正常NOx  1小时平均贡献值浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	NOX
	卡寨
	2,579
	1,952
	1小时
	6.222
	2024/02/23 19:00
	2.489
	达标

	
	矣那左
	2,554
	235
	1小时
	5.591
	2024/04/04 23:00
	2.236
	达标

	
	新城村
	2,369
	1,501
	1小时
	7.902
	2024/01/01 17:00
	3.161
	达标

	
	阿路本村
	2,339
	-593
	1小时
	5.952
	2024/12/20 17:00
	2.381
	达标

	
	路脉喜
	1,713
	-1,713
	1小时
	5.516
	2024/08/10 23:00
	2.206
	达标

	
	蝙蝠洞
	1,246
	1,063
	1小时
	6.456
	2024/03/03 20:00
	2.582
	达标

	
	赵家坟
	-429
	-2,269
	1小时
	5.498
	2024/03/27 01:00
	2.199
	达标

	
	铁埂村
	-1,130
	-1,616
	1小时
	4.989
	2024/05/18 23:00
	1.996
	达标

	
	煤炭窝
	-1,931
	-829
	1小时
	3.958
	2024/07/22 19:00
	1.583
	达标

	
	岔河
	-2,203
	1,347
	1小时
	2.416
	2024/11/08 17:00
	0.967
	达标

	
	矣乍
	-3,322
	1,264
	1小时
	0.947
	2024/11/21 09:00
	0.379
	达标

	
	普沼
	-3,370
	-1,904
	1小时
	5.605
	2024/04/11 21:00
	2.242
	达标

	
	矣那冲
	2,969
	794
	1小时
	5.046
	2024/04/04 19:00
	2.018
	达标

	
	肖寨
	2,860
	264
	1小时
	5.496
	2024/04/04 23:00
	2.198
	达标

	
	龙亩新寨
	2,697
	3,014
	1小时
	33.226
	2024/12/25 07:00
	13.290
	达标

	
	里合寨
	2,445
	-262
	1小时
	5.461
	2024/11/01 03:00
	2.184
	达标

	
	大栗树箐
	2,312
	-2,442
	1小时
	3.828
	2024/08/10 23:00
	1.531
	达标

	
	龙亩
	2,284
	2,577
	1小时
	7.985
	2024/01/15 18:00
	3.194
	达标

	
	大平地
	1,743
	347
	1小时
	7.449
	2024/12/30 17:00
	2.980
	达标

	
	大栗树
	1,705
	-2,301
	1小时
	5.449
	2024/08/25 00:00
	2.180
	达标

	
	斗白
	1,656
	1,312
	1小时
	5.916
	2024/02/23 19:00
	2.367
	达标

	
	下寨
	1,543
	538
	1小时
	7.410
	2024/01/02 17:00
	2.964
	达标

	
	白玉冲
	1,472
	2,578
	1小时
	3.993
	2024/01/10 19:00
	1.597
	达标

	
	莲花塘
	305
	-751
	1小时
	11.270
	2024/09/22 05:00
	4.508
	达标

	
	山寨
	234
	1,322
	1小时
	43.754
	2024/01/11 07:00
	17.502
	达标

	
	沙果村
	165
	-3,397
	1小时
	4.149
	2024/05/02 20:00
	1.660
	达标

	
	小箐
	-655
	3,052
	1小时
	38.603
	2024/02/06 05:00
	15.441
	达标

	
	岔纳村
	-2,501
	1,828
	1小时
	2.341
	2024/01/25 10:00
	0.936
	达标

	
	区域最大值
	700
	50
	1小时
	210.099
	2024/02/04 22:00
	84.039
	达标



项目非正常污染源排放的NOX对评价区域内各环境敏感点的1小时平均浓度贡献值范围在0.947μg/m³～43.754μg/m³之间，占标率为0.379%～17.502%之间，各敏感点1小时平均浓度贡献值均达标；区域最大地面浓度点贡献值为210.099μg/m³，占标率为84.039%，均达标。
运行期应加强对废气治理设施的管理，设专人每天定期巡查，杜绝废气非正常排放情况的发生，若发生非正常排放，应及时停产并对废气治理设施进行检修，在废气治理设施正常运行后方可投入生产。

[image: cd537891-be68-4ec2-93f4-77d262527c2a]
图5.2-40  非正常工矿NOx  1小时贡献浓度分布图（μg/m3）
（3）排气筒高度合理性分析
表5.2-53 排气筒设置情况一览表
	序 号
	排气筒编号
	污染物
	排气筒高度
（m）
	
执行标准
	
标准要求
	
是否合理

	
1
	
DA001
	颗粒物
	
15
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996
	排气筒一般不应低于15m ，应高出周围 200m半径范围的建筑 5m 以
上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行
	合理

	2
	
DA002
	颗粒物
	
15
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996
	排气筒一般不应低于15m ，应高出周围 200m半径范围的建筑 5m 以
上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行
	合理

	3
	DA003
	SO2
	15
	执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“其他炉窑”二级标准
	各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m ，当烟囱或排气筒周围半径200m距离内有建筑 物时，烟囱或排气筒还应高出最高建筑物3m以上如果达不到规定时，污染物最高允许排放浓度，应按相应区域排放标准值的 50%执行
	合理

	
	
	颗粒物
	
	
	
	

	
	
	NOX
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996
	排气筒一般不应低于15m ，应高出周围 200m半径范围的建筑 5m 以
上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行
	合理

	4
	
DA004
	颗粒物
	
15
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996
	排气筒一般不应低于15m ，应高出周围 200m半径范围的建筑 5m 以
上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行
	合理



5.2.1.5环境防护距离
（1）大气防护距离
本次项目大气评价等级定为一级，按照《环境影响评价技术导则一大气环境》
（HJ2.2-2018）规定8.7.5要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，根据估算结果，TSP厂界浓度达标，根据预测结果，本项目排放的污染物最大落地浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过度阶段二级标准，故无需设置大气环境防护区域。
（2）卫生防护距离
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)的有关规定，无组织排放有害气体的生产单元(生产区、车间或工段)与敏感区之间应设置卫生防护距离， 计算公式如下：
[image: 1677211275751]
式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时(kg/h)；
Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米 (mg/m3 )；
L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米(m)；
[image: ]——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米(m)， [image: ] = (S/[image: ])0.5m；
A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近 5 年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。
项目仅颗粒物为无组织排放，因此项目按Ⅲ类进行取值； 同时华宁县近 5 年平均风速为2.2m/s，项目卫生防护距离计算系数取值见下表。

表 5.2-54    卫生防护距离计算系数
	
卫生防护 距离初值 计算系数
	工业企业
所在地区
近 5 年平
均风速
(m/s)
	卫生防护距离 L/m

	
	
	L≤1000
	1000＜L≤2000
	L＞2000

	
	
	工业企业大气污染源构成类别

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
A
	<2
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	80
	80
	80

	
	2~4
	700
	470*
	350
	700
	470
	350
	380
	250
	190

	
	>4
	530
	350
	260
	530
	350
	260
	290
	190
	110

	B
	<2
	0.01
	0.015
	0.015

	
	>2
	0.021*
	0.036
	0.036

	C
	<2
	1.85
	1.79
	1.79

	
	>2
	1.85*
	1.77
	1.77

	D
	<2
	0.78
	0.78
	0.57

	
	>2
	0.84*
	0.84
	0.76

	注： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的 1/3 者。
Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的 1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。
Ⅲ类： 无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质 的容许排放是按慢性反应指标确定者。




注： *表示本项目取值。
项目卫生防护距离计算结果见下表。
表 5.2-55    项目卫生防护距离计算结果
	
污染物名称
	A
	B
	C
	D
	源强 Qc  (kg/h)
	排放源面积
(m2 )
	标准限值 Cm (mg/Nm3 )
	卫生防护距离
(m)

	
	
	
	
	
	
	
	
	计算值
	取值

	颗粒物
	350
	0.021
	1.85
	0.84
	1.409
	19200
	0.9
	5.27
	50


根据无组织排放的污染物计算结果，项目卫生防护距离为5.27 m，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中的规定：“卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m，如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m”，因此本项目卫生防护距离取50m。目前， 此范围内无居民、学校、医院等环境敏感目标。建设项目完成后，该范围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。
本项目卫生防护距离包络线路图详见图5.2-41。



[image: 34633b4f-2007-43ac-9191-a7e597938845]图例

   厂界

  卫生防护距离包络线

[image: 2ef20bb7-2b0d-49fa-8308-68cc618b7cb1]

图5.2-41卫生防护距离包络线路图
5.2.2其他大气影响分析
（1）食堂油烟影响分析
本项目设置食堂为员工提供两餐，会有食堂油烟产生，每餐就餐人数为20人，经工程分析计算，本项目设置1台风量为3000m3/h油烟净化器，油烟平均去除率按60%计，经过油烟机净化处理排放浓度为0.6mg/m3，油烟排放量为0.0018kg/h，0.00216t/a，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中对应的小型规模，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，油烟净化效率≥60%的要求。项目食堂油烟经油烟机净化后达标排放，不会对大气环境造成大的影响。
（2）道路运输影响分析
由于项目原料及产品运输不可避免会有撒漏现象，受过往车辆车轮的碾压形成细小的尘土，以及路面材料的破碎受碾压、摩擦等作用也会形成尘土，这些尘土在运输车辆过往期间被车轮及周边流动空气带起形成扬散粉尘影响沿路空气环境和居民区。路面扬尘属于开放不连续性产尘，产尘点多而不固定、涉及面大，属于具有阵发产尘性质的尘源，通常只有在汽车行驶时才产生浓度较大的粉尘。影响道路扬尘浓度的主要因素是路面粉尘含水量，扬尘浓度随含水量的增大而减小。
为减轻项目对运输沿线环境空气的影响，本评价建议采取如下扬尘污染控制措施：
①产品运输采用加盖或加有防尘布的运输车辆，避免车辆在行驶过程中因风力起尘；
②运输车辆合理分配载重量，而且运输物料时，尽量避开大风天，杜绝运输途中沿路漏撒，造成污染；
③加强对运输车辆的维护，当运输车辆料斗出现破损现象，需加紧修复，避免项目产品沿途漏撒而污染路面环境；
④合理安排运输时间及路线，车辆行驶路线应尽量避开居住敏感区，避免运输车辆超速、超载行驶，运输时间控制在中午8；00-12；00，14:00-17:00，以减少对居民区的影响；
5.2.3污染物排放量核算
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目不属于排污许可重点管理类型，结合《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018），本项目有组织废气排放口均属于一般排放口，无主要排放口。项目废气污染物排放量核算结果见下表：
表5.2-56 项目大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/m3）
	

	1
	/
	干擦生产线破碎、筛分无组织粉尘
	颗粒物
	厂房阻隔、喷雾降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准
	1.0
	1.463

	2
	/
	水洗生产线泥石分离无组织粉尘
	颗粒物
	厂房阻隔、喷雾降尘
	
	1.0
	0.675

	3
	/
	水洗生产线破碎、筛分无组织粉尘
	颗粒物
	厂房阻隔、喷雾降尘
	
	1.0
	0.951

	4
	/
	水洗生产线搅拌粉尘
	颗粒物
	厂房阻隔、喷雾降尘，同时装车过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘
	
	1.0
	0.384

	5
	/
	原矿、产品堆存粉尘
	颗粒物
	厂房阻隔、喷雾降尘
	
	1.0
	0.301

	6
	/
	装卸粉尘
	颗粒物
	厂房阻隔、喷雾降尘
	
	1.0
	1.04

	7
	/
	厂内运输扬尘
	颗粒物
	厂区路面为混凝土硬化道路，定期清扫并洒水降尘，运输车辆进行遮盖
	
	1.0
	4.93

	8
	/
	皮带输送及落料口粉尘
	颗粒物
	皮带输送机全线封闭，落料口设置在半封闭的钢结构产品堆料区内，顶棚设置喷雾降尘设施
	
	1.0
	0.4

	9
	/
	上料
	颗粒物
	采用彩钢瓦对给料口进行半封闭，顶棚设置喷雾降尘设施，给料时喷雾降尘
	
	1.0
	少量

	10
	/
	食堂
	油烟
	油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模排放要求
	2.0
	0.00216

	无组织排放总计
	颗粒物
	10.144

	
	食堂油烟
	0.00216



表5.2-57 大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算排放量（t/a）
	备注

	1
	DA001
	颗粒物
	13.71
	0.27
	1.32
	

	2
	DA002
	颗粒物
	15.24
	0.31
	1.46
	

	3
	DA003
	颗粒物
	0.06
	0.001
	0.005
	

	4
	
	二氧化硫
	14.52
	0.22
	1.05
	

	5
	
	氮氧化物
	30.49
	0.46
	2.20
	

	6
	DA004
	颗粒物
	24
	0.072
	0.35
	

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	3.14

	
	二氧化硫
	1.05

	
	氮氧化物
	2.20



表5.2-58本项目大气污染物排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	13.28

	2
	二氧化硫
	1.05

	3
	氮氧化物
	2.20

	4
	食堂油烟
	0.00216



[bookmark: _Toc4458]5.2.3大气环境影响评价结论
[bookmark: _Toc9852]项目运营期废气主要为破碎筛分粉尘、泥石分离粉尘、搅拌粉尘、烘干废气、以及原料、产品堆存粉尘、装卸粉尘、给料粉尘、输送及落料粉尘等，干擦生产线破碎筛分粉尘由3个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA001高空排放；水洗生产线破碎、筛分、泥石分离粉尘由4个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA002高空排放；烘干废气采取低氮燃烧+1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒DA003外排；搅拌粉尘1个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA004高空排放；原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；采用彩钢瓦对给料口进行半封闭，皮带输送机全线封闭，落料口设置在半封闭的钢结构产品堆料区内，在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘；厂区路面为混凝土硬化道路，定期清扫并洒水降尘，运输车辆进行遮盖。
（2）正常排放下，本项目TSP、PM10、PM2.5对评价区域内各关心点、网格点最大落地点的日均、年均地面浓度贡献值、预测值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准中日均、年均浓度限值，对各关心点影响较小。本项目SO2、NO2、NOx对评价区域内各关心点、网格点最大落地点的小时、日均、年均地面浓度贡献值、预测值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准中小时、日均、年均浓度限值，对各关心点影响较小。
（3）正常排放下，TSP、PM10、PM2.5日均地面浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%。本项目正常排放下SO2、NO2小时、日均地面浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%。本项目正常排放下二类区TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2年均地面浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。
（4）非正常排放情况下，除尘装置及低氮燃烧出现故障造成的非正常排放，PM10、PM2.5非正常排放均超标，NO2、NOx非正常排放达标，运行期要加强对废气治理设施的管理，设专人每天定期巡查，杜绝废气非正常排放情况的发生，若发生非正常排放，应及时停产并对挥发性有机物治理设施进行检修，在挥发性有机物治理设施正常运行后方可投入生产。
（5）本项目排放的污染物最大落地浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，故无需设置大气环境防护区域。
（6）食堂油烟经吸油烟机净化后，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求，对周围环境影响较小。
综上所述，项目运营期排放的废气对周边大气环境的影响是可以接受的。

5.2.2运营期地表水环境影响分析
[bookmark: _Toc25407][bookmark: _Toc96867202]5.2.2.1评价等级的确定
项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要为洗矿废水，沉淀后循环使用，不外排；块矿堆场、瓜子矿堆场渗滤液水经渗滤液收集池收集沉淀后，回用于选矿，不外排。生活污水经隔油池、化粪池、一体化污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表 1 城市绿化、道路清扫标准后，回用于道路洒水降尘，不外排。因此，项目地表水评价等级为三级B，主要进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。
5.2.2.2废水特征及废水处理方案
项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为洗矿废水和块矿、瓜子矿渗滤液。
（1） 洗矿废水
本项目水洗生产线处理规模为45万t/a，1500t/d，本项目磷矿原矿含水率为9.72%，则由磷矿原矿带入水量为145.8m3/d。给料、泥石分离、破碎、筛分过程中，均不添加生产用水，洗矿环节加入生产用水，使矿浆浓度为40%左右，则洗矿机需补充水量为1885.5m3/d，其中，回用水量为1646.2m3/d，新水量为239.3m3/d。生产过程部分水损耗，损耗水量为157.08m3/d；部分水由产品和尾矿带走，块矿带走84.45m3/d，瓜子矿带走34.22m3/d，粉矿带走76.995m3/d，尾矿带走44.23m3/d。剩余的水进入洗矿废水，项目洗矿废水量为1634.33m3/d，490299m3/a，根据类比长新公司同类项目的洗矿废水监测结果，洗矿废水中的各污染物产生浓度为CODcr：17.33mg/L、氟化物：1.17mg/L、SS：820mg/L、NH3-N：0.142mg/L、TP：0.03mg/L、砷0.0022mg/L、汞0.0048mg/L；沉淀主要去除废水中SS，经浓缩罐混凝沉淀、循环水池沉淀后，洗矿废水中SS：23mg/L；洗矿废水排入浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀，沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池（容积：1000m3）沉淀后回用于洗矿，不外排。
（2）块矿堆场及瓜子矿堆场渗滤水
本项目块矿及瓜子渗滤液产生量为11.87m3/d、3561m3/a。本次评价要求在瓜子矿、块矿堆场下方设置一个5m3的渗滤液收集池，产生渗滤液水经渗滤液收集池收集后，泵至循环水池，沉淀后回用于生产，不外排。
（3）生活污水
生活污水产生量1.36m3/d，408m3/a，生活污水中的各污染物浓度为CODcr：350mg/L、BOD5：150mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：7mg/L、SS：250mg/L、动植物油：35mg/L。项目食堂污水经隔油池（1个，容积为2m3）预处理后与其他部分生活污水经化粪池（1个，容积5m3）处理后， 排入一体化污水处理设备（1套，处理能力为3m3/d）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路降尘标准，暂存于中水池（1个，容积15m3），晴天回用于厂区洒水降尘，不外排。
 （4）初期雨水
根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）中初期污染雨水主要是污染区域降雨初期产生的雨水，宜取一次降雨初期15min~30min雨量或降雨初期20mm~30mm厚度的雨量。考虑项目选址，本评价考虑对前15min初期雨水进行收集。项目区的暴雨强度为178.96L/s•hm2。项目占地面积为1.9240hm2，则初期雨水流量为344.32L/s，本次评价考虑对暴雨条件下前15min的雨水进行收集，根据计算，本项目前15min初期雨水的量为309.88m3。考虑1.2的安全系数，则初期雨水收集池容积设置应不小于371.87m3，本次评价要求在厂区最低点设置一个400m3初期雨水收集池，池内部安装液位控制器自动启停装置（设置为中水位开启和低水位停止），降雨时雨水经雨水沟收集排入初期雨水收集池，在达到2/3水位时，初期雨水经收集沉淀后回用于生产。后期雨水经场地内雨水排水沟外排，对地表水环境影响较小。
5.2.2.3污水处理设施可行性分析
（1）废水处理设施规模合理性分析
①洗矿废水处理设施规模合理性分析
浓缩罐
本项目洗矿废水量为1634.33m3/d，每天生产时间为16小时，因此，洗矿废水产生量为102.15m3/h。浓缩罐中加入絮凝剂PAM对洗矿废水进行混凝沉淀处理，混凝沉淀时间为4h，则浓缩罐容积不应小于408.6m3，本项目设置1个容积500m3的浓缩罐，可满足项目需求。
渗滤液收集池
本项目块矿及瓜子渗滤液产生量为11.87m3/d，0.5m3/h，本项目在瓜子矿、块矿堆场下方设置一个容积5m3的的渗滤液收集池，可收集10h渗滤液，产生渗滤液水经渗滤液收集池收集后，泵至循环水池沉淀后回用于生产，可满足项目需求。
循环水池
项目洗矿废水、块矿及瓜子渗滤液合计为1646.2m3/d，102.65m3/h，分别经浓缩罐、渗滤液收集池沉淀后，泵至循环水池沉淀后回用于洗矿生产，项目设置1个容积1000m3的循环水池，可储存废水9h以上，能够满足项目生产需求，该措施合理可行。
②生活污水处理设施规模合理性分析
化粪池
本项目生活污水产生量1.36m3/d，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）要求：化粪池有效停留时间取12～24h。本项目化粪池污水有效停留时间按24h计。考虑1.2的保障系数，化粪池总容积不小于1.63m3，项目设置1个容积为5m3化粪池，可满足本项目需求。
隔油池
参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），隔油池设计符合下列规定：含油污水的水利停留时间不宜小于0.5h；池内水流流速不宜大于0.005m/s；池内分格宜取两档三格；人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。隔油池有效容积计算公式：V=Q×60×t（V为隔油池的有效容积，Q为设计污水最大秒流量，t为含油污水在池内的停留时间）。
项目每天就餐人员约20人，用水量按20L/人.d计，产污系数按80%计，食堂污水产生量为0.32m3/d。食堂每日工作时间为 4h ，则餐饮废水每小时产生量为 0. 08m3，项目设置1个处理能力2m3/h隔油池，可满足要求。可保证食堂含油废水的处理效果及处理量，满足相关要求。本环评要求隔油池油污应做到定期清掏，并做好日常的维护，避免影响隔油池的处理效果。
一体化污水处理设施
项目生活污水产生量1.36m3/d，项目设置1套处理规模3m3/d一体化污水处理设施，能满足本项目需求。
中水池
项目生活污水产生量1.36m3/d，项目设置1个容积为15m3中水池，能够连续储存11天的生活污水不外排，可满足项目需求。
（2）废水回用不外排可行性和可靠性分析
①生活污水回用不外排的可行性和可靠性
回用水质可行性分析
环评推荐一体化污水处理设备采用A/O生物处理工艺处理，该工艺具有污染物去除效率高、处理出水水质好（可有效去除COD、细菌、病毒等污染物）、污泥产量低、易于实现自动控制、操作管理方便、运行稳定等优点。
一体化生活污水处理设施工艺流程见下图5.2-42。
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图5.2-42  生活污水处理工艺流程图
A级是缺氧生物处理，进行酸化水解和硝化反硝化，兼氧微生物利用有机碳源作为电子供体，能将污水中的NO2-N、NO3-N转化成N2达到脱氮的目的，从而消除了氮的富营养化污染，同时又去除了部分有机物，降低有机物浓度。通常厌氧消化对生化性较好的废水中的COD去除率可达60%左右。O级是好氧生物处理，是为了使有机物得到进一步氧化分解，有机物通过生物氧化、吸附得以降解，同时在碳化作用趋于完成的情况下，使硝化作用能顺利进行，在O级池中主要存在好氧微生物和自养型细菌（硝化菌）。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O；自养型细菌（硝化菌）能将污水中NH3-N转化为NO2-N、NO3-N。O级池的出水部分回流到A级，为A级池提供电子接受体，通过硝化作用最终消除氮污染。





表5.2-59 项目污水处理站水质情况一览表
	项目
	水量（m3/a）
	水质指标（单位：mg/L）

	
	
	BOD5
	CODcr
	SS
	氨氮
	总磷

	生活污水处理站进水水质
	408
	150
	350
	250
	30
	7

	处理效率
	
	95%
	95%
	90%
	70%
	70%

	出水水质
	
	7.5
	17.5
	25
	0.9
	0.7

	执行标准
	
	10
	/
	/
	8
	/

	达标情况
	
	达标
	/
	/
	达标
	/


根据上表可知，项目生活污水经污水处理设施处理后水质可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的“道路清扫、绿化”标准限值。
回用水量可行性分析
项目生活污水产生量1.36m3/d，408m3/a，项目生活污水经污水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的“道路清扫、绿化”标准，晴天回用于厂区道路洒水降尘，晴天道路洒水量为 16.8m3/d ，3528m3/a。生活污水产生量小于道路降尘用水量。因此，本项目生活污水能够全部回用于厂区道路洒水降尘，不外排。
由于雨天厂区道路不需要洒水降尘，项目废水处理达标后暂存于1个容积为15m3的清水池，能够容纳11天以上的废水，晴天回用于道路浇洒，项目废水雨季不外排，不会对地表水体造成大的影响。
[bookmark: _Toc96867203]②洗矿废水回用不外排的可行性和可靠性
回用水质可行性分析
洗矿废水中主要污染物为SS，建设单位设置1个500m3的浓缩罐，携带尾矿的溢流水经管道输送至浓缩罐，加絮凝剂PAM混凝沉淀后，上清液进入循环水池二次沉淀后回用于洗矿生产作业，无相应的回水水质要求。项目生产工艺采用水洗工艺，水主要是起到降低矿石中的含泥量，因此工艺用水对水质要求不高，且项目洗矿工艺无药剂加入，只要在能够保证循环水泵效率的前提下，即生产废水中含悬浮物不能过高，生产废水就可回用于生产。根据多年的行业运行经验，产生的洗矿废水经混凝沉淀后，直接回用于洗矿对洗矿工艺无明显的影响，故从选矿用水水质角度分析，项目选矿废水经浓缩罐混凝沉淀、循环水池沉淀后，能够满足生产用水水质要求，洗矿废水回用是可行的。
回用水量可行性分析
根据水量平衡分析可知，本项目水洗生产线处理规模为45万t/a，1500t/d，本项目磷矿原矿含水率为9.72%，则由磷矿原矿带入水量为145.8m3/d。给料、泥石分离、破碎、筛分过程中，均不添加生产用水，洗矿环节加入生产用水，使矿浆浓度为40%左右，则洗矿机需补充水量为1885.5m3/d，其中，回用水量为1646.2m3/d，新水量为239.3m3/d。洗矿废水产生量小于洗矿用水量，因此，可以做到洗矿废水全部回用于洗矿不外排，故从回用水量角度分析，洗矿废水回用是可行的。
③初期雨水环境影响分析
本项目初期雨水的量为309.88m3/次，按照玉溪实际情况考虑，雨季为5~10月，共155天，旱季为11~4月份，共210天，则初期雨水量48031.4m3/a，本次评价要求在厂区最低点设置一个400m3初期雨水收集池，初期雨水经收集沉淀后回用于生产，后期雨水经场地内雨水排水沟外排，初期雨水收集池规模可满足项目需求。
根据水量平衡分析可知，洗矿用水量为1885.5m3/d，565650m3/a，其中，回用水量为1646.2m3/d，493860m3/a，仍需补充水量为71790m3/a，大于初期雨水量48031.4m3/a。初期雨水中污染物主要为SS，洗矿用水对水质要求不高，初期雨水可满足洗矿用水水质要求，因此，本项目初期雨水可全部回用于生产不外排，后期雨水经排水沟外排，对地表水环境影响不大。
由于雨天厂区道路不需要洒水降尘，项目废水处理达标后暂存于1个容积为15m3的清水池，能够容纳11天以上的废水，晴天回用于道路浇洒，项目废水雨季不外排，不会对地表水体造成大的影响。
5.2.2.4废水非正常排放影响分析
根据工程分析，洗矿废水产生量为1634.33m3/d，102.15m3/h，块矿堆场及瓜子矿堆场渗滤液产生量11.87m3/d，0.5m3/h，合计1646.2m3/d，102.65m3/h，洗矿废水处理系统事故池按贮存4h水量计算，事故池有效容积应不小于410.6m3，本项目设置1个容积500m3事故池，回水处理系统出现故障时，应暂停生产，将废水暂存于事故池中，待回水系统运行正常后，再进行回水，可保证非正常工况下废水不进入外环境。
5.2.2.5地表水环境影响评价结论
项目采用雨污分流制，初期雨水经400m3的初期雨水收集池收集沉淀后回用于生产，不外排。项目食堂污水经隔油池（1个，容积为2m3）预处理后与其他部分生活污水经化粪池（1个，容积5m3）处理后，排入一体化污水处理设备（1套，处理能力为3m3/d）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路降尘标准，暂存于中水池（1个，容积15m3），晴天回用于厂区道路洒水降尘，不外排。项目生产过程中生产废水主要为洗矿废水和块矿、瓜子矿渗滤液，洗矿废水排入浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀，沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池（容积：1000m3）沉淀后回用于洗矿，不外排。块矿、瓜子矿渗滤液经渗滤液收集池（容积：5m3）收集沉淀后，泵至循环水池，沉淀后回用于生产，不外排。
当发生故障无法正常生产时，废水暂存于事故池（容积500m3），事故情况下也无废水外排。正常和非正常情况下，项目水污染防治措施可行，废水可以做到循环使用，不外排，对区域地表水环境影响较小。

5.2.3运营期地下水环境影响分析
[bookmark: _Toc311902471][bookmark: _Toc268592970]拟建项目位于玉溪市华宁县宁州镇莲花塘村北侧约350m处，西临澄华二级公路，南接G357江华一级公路，在建S29阳个高速公路从项目区西部穿过，澄华段基建工作已接近收尾阶段，交通条件较为便利。拟建区域分布于华宁盆地北部隆起地带，自然水系与人工水体纵横交织，形成以龙珠河为干流，葫芦冲河、龙母河、龙洞河和小箐为主要分支的地表水网格局。为解决片区工农业用水问题，当地陆续建成了白龙河水库、核桃冲水库、小箐水库和老里箐水库，其中老里箐水库水功能规划均为景观用水、一般鱼类保护、农业用水，白龙河水库水功能规划为饮用一级，核桃冲水库和小箐水库与白龙河水库水系连通工程已启动建设，未来也将作为备用饮用水源。评价区与各水库汇水范围间均存在明显的地表分水岭或水系分隔分属于不同水文地质单元，本项目的建设和运营难以对周边湖库水质造成直接影响。评价区地处通海-华宁复式褶皱发育区，在构造运动影响下形成了重峦叠嶂、沟壑纵横的侵蚀剥蚀中山地貌格局，项目区被亮碑山、蝙蝠洞山、向家坟山、莲花塘山、铁埂风山、腊里山和何家坟等一众中、低山包围，形成了四周高中间低的山间盆地地貌区，多年以来莲花塘地区周边持续的露天采煤工程已在拟建项目西部形成了多个大型采煤凹陷坑，深度低于地表平均海拔约35~80m，最大的采煤坑为分布项目区北西部约600m处的GW2，该凹陷区占地面积约13万㎡，最大挖掘深度超过90m，已对项目区周边水文地质格局产生了颠覆性影响，受广袤的挖掘面和近百米的挖掘深度影响，在项目区北西部形成了一个巨大的地下水降落漏斗，导引项目区周边地下水向凹陷区中心汇流，多年来在周边地下水的汇流补给下已形成了一个稳定的地表水体，成为项目区周边地下水排泄的主要载体。
野外水文地质调查发现评价区核心区域被上第三系（N）半固结粘土岩裂隙水含水层覆盖，赋水岩性以浅黄-灰白色半固结粘土岩夹粉砂岩为主，与周边地层多见不整合接触关系。本次地下水环境影响评价根据项目区地形地貌、区域地质、区域水文地质及构造地质作用特征，本次水文地质调查区正好处于一北东-南西向向斜单斜构造控制的寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系和三叠系岩溶-裂隙含水层系统根据已有区域水文地质调查及本次调查发现本次水文地质调查区正好处于一北东-南西向单斜构造控制的寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系和三叠系裂隙-岩溶含水层系统，如图5.2-43域水文地质图所示，区域地下水整体受北东-南西向向斜单斜构造的控制，因此，西侧主要以分水岭和F1断层作为隔水边界，东侧以F3断层及葫芦冲河概化为定流量边界，北侧以河流概化为定水头边界，南侧以部分岩溶含水层概化定水头边界和部分隔水层概化隔水边界。整体上，评价区范围18.65km2为一个相对完整的水文地质单元。本项目地下水环境影响重点评价及保护的主要目标为评价区范围内分布的上第三系（N）半固结粘土岩裂隙水含水层（共计18.65km2）以及莲花塘村民井、法味村民井，评价区属地人民政府华宁县宁州街道铁埂社区居民委员会已明确法味村和莲花塘村不存在村民采取地下水作为生活用水的情况。
[bookmark: _Toc179638082][bookmark: _Toc110119427][bookmark: _Toc110119428][bookmark: _Toc179638083]5.2.3.1区域水文地质
1、地层
调查区范围内沉积岩、变质岩、岩浆岩均有出露，以沉积岩和浅变质岩最为发育，地层出露较齐全，中生代地层出露最广，约占调查区面积近70%，调查区外围有较多的二叠系海底喷发玄武岩出露。中生界地层主要零星分布于构造盆地、断拗盆地中，为滨海沼泽相含煤碎屑岩建造及陆相红色碎屑岩建造，厚度达6000m。新生界地层主要分布在断陷盆地和现代山间河谷盆地中，为半成岩和松散的河湖相沉积，厚度10~800m。周边出露地层从新到老依次出露：上第三系（N）、下第三系（E）、三叠系上统舍资组（T3s）、三叠系中统上段（T22）、三叠系中统（T2）、二叠系上统玄武岩组（P2β）、二叠系下统（P1）、石炭系上统与中统未分层（C2+3）、石炭系下统（C1）、泥盆系上统（D3）、泥盆系中统海口组（D2h）、寒武系中统陡坡寺组（∈2d）、寒武系下统龙王庙组（∈1l）、寒武系下统筇竹寺组（∈1q）、寒武系下统筇竹寺组（∈1q）和震旦系上统灯影组（Zz2dn）各地层岩性及富水性特征见表5.2-60。
表5.2-60 区域地层岩性及富水性特征表
	系
	统
	（群）组
	代号
	厚度（m）
	主要岩性

	第三系
	上第三系
	
	N
	36~288
	粘土岩夹粉细砂岩及褐煤，半成岩状。富水性弱。平均地下水径流模量＜0.5L/s· km2，泉流量0.2~0.5L/s，最大涌水量＜300t/d，矿化度＜1g/L

	
	下第三系
	
	E
	＞395
	钙质砾岩，粉细砂岩，钙质泥岩夹泥灰岩，富水性强。平均地下水径流模量1~3L/s· km2，泉流量2~8L/s，矿化度＜0.5g/L

	三叠系
	上统
	舍资组
	T3s
	469~1136
	浅灰、缘黄色岩屑砂岩、长石石英砂岩、含云母砂岩夹粉砂岩，裂隙率1~5%。富水性弱。平均地下水径流模量＜1L/s· km2，泉流量0.1~0.5L/s，最大涌水量＜50t/d，矿化度＜0.5g/L

	
	中统
	上段
	T22
	150
	薄一中层状白云岩、泥质白云岩，大泉流量＜5L/s。富水性弱。平均地下水径流模量＜5L/s· km2，矿化度＜0.5g/L

	
	
	
	T2
	564
	灰黄、暗紫色粉砂岩(或含泥质)砂岩、中-粗粒岩屑砂岩，裂隙率2~5%。富水性弱。平均地下水径流模量0.5L/s· km2，泉流量0.1~0.4L/s

	二叠系
	上统
	玄武岩
	P2β
	176
	凝灰质砂岩，气孔、杏仁状玄武岩，裂隙率2~5%。富水性强。平均地下水径流模量2~3L/s· km2，泉流量常见值＞1L/s，矿化度＜0.5g/L

	
	下统
	
	P1
	149~349
	白云岩、虎斑状石灰岩，岩溶率15~30%，溶洞（暗河）强烈发育，大泉流量50~200L/s，平均地下水径流模量10~15L/s· km2，最大涌水量30~1200t/d，矿化度＜0.5g/L

	石炭系
	上统与中统
	
	C2+3
	48~113
	石灰岩夹白云岩，岩溶率5~20%，溶洞（暗河）中等发育，大泉流量50~100L/s，平均地下水径流模量5~10L/s· km2，最大涌水量750t/d，矿化度＜0.5g/L

	
	下统
	
	C1
	70~192
	生物碎屑鲕状灰岩，岩溶率5~20%，溶洞（暗河）中等发育，大泉流量50~100L/s，平均地下水径流模量5~10L/s· km2，最大涌水量750t/d，矿化度＜0.5g/L

	泥盆系
	上统
	
	D3
	251
	白云岩夹白云质灰岩，岩溶率2~6%，溶洞（暗河）中等发育，大泉流量50~100L/s，平均地下水径流模量3~6L/s· km2，矿化度＜0.5g/L

	
	中统
	海口组
	D2h
	27
	白云岩、灰岩，底部为泥质灰岩，岩溶率2~8%，溶洞（暗河）不发育，大泉流量＜10L/s，平均地下水径流模量＜10L/s· km2，矿化度＜1g/L

	寒武系
	中统
	陡坡寺组
	∈2d
	21
	灰黑色白云岩夹粉砂岩、页岩，岩溶率2~8%，溶洞（暗河）不发育，大泉流量＜10L/s，平均地下水径流模量＜10L/s· km2，矿化度＜1g/L

	
	下统
	龙王庙组
	∈1l
	44~243
	浅灰-灰黑色白云岩夹粉砂岩、页岩，岩溶率2~8%，溶洞（暗河）不发育，大泉流量＜10L/s，平均地下水径流模量＜10L/s· km2，矿化度＜1g/L

	
	
	沧浪铺租
	∈1c
	222
	紫红、缘色粉砂质页岩、页岩与粉砂岩互层，裂隙率2~5%。富水性中-强。平均地下水径流模量1~2L/s· km2，泉流量0.5~2L/s，矿化度＜1g/L

	
	
	筇竹寺组
	∈1q
	206~405
	灰、缘色泥质粉砂岩与灰黑色粉砂质页岩、页岩互层。，裂隙率2~5%。富水性中-强。平均地下水径流模量1~2L/s· km2，泉流量0.5~2L/s，矿化度＜1g/L

	震旦系
	上统
	灯影组
	Zz2dn
	266~522
	灰白、灰色白云岩、含燧石结核或条带白云岩，岩溶率10~20%，溶洞（暗河）中等发育，大泉流量10~15L/s，平均地下水径流模量5~10L/s· km2，最大涌水量200~1200t/d，矿化度＜0.5g/L



-- 221 --

[image: 1区域水文地质图]
图5.2-43  评价区水文地质图

2、构造
项目区位于亚一级的扬子准地台，并横跨两个二级单元的康滇地轴及滇黔台坳，两个二级单元大致以晋城、玉溪一线为界。区内断层、褶皱发育，断裂、褶皱运动具有明显的多旋回性，自前震旦系以来，经历了前震旦纪、震旦纪-加里东、华力西-印支、燕山、喜马拉雅、新构造运动6次强烈的造山运动，项目区域内主要的发地构造是小江断裂带，项目路线与小江断裂带基本平行。区内断裂构造以抚仙湖为界可以划分为东西两个构造区，东部华宁地区以北北东向为主的走向断裂发育，其与褶皱及地层界限伴生，南段有纬向横张断裂叠加，使构造复杂化。
（1）褶皱构造
区内发育褶皱主要为通海--华宁复式褶皱：此复式褶皱范围广阔，北起青龙街，南至通海一带，为中、上泥盆系、石炭系、二迭系所形成的北东、北北东向褶皱地带，由于受到一系列北东、北北东以至南北向断裂的穿切毁坏，所出露的仅有四、五个轴长在8~12km的向斜。
黑丫山向斜，轴部自北起向南南西190°左右延长，至中段突转为南东东后又折向南南西。紧邻该向斜的东南侧，是一轴向北东30°，长4km的哨房背斜，其轴部出露寒武系下统。上述两个褶皱在南段均受断层切割破坏，梅子铺向斜又居于哨房背斜的东南侧，轴向北东30°左右，北端稍偏为北东东，长7km，向斜的北端枢纽向上翘，形成两翼岩层呈圈闭状。三条褶皱在平面上的展布形态如“多”字型。
（2）断裂构造
1）青龙街断裂F14：为小江断裂带西支—嵩明～华宁大断裂次级断层，延伸长约34.0km，破坏了该地区的中生代地层，发生时代在燕山旋回或比之更晚一些，断层总体呈北东向展布（其走向南段为北东40°左右，北段为北东20°左右），倾向、倾角不详，性质不明。为本次调查区东侧葫芦冲河一带发育的F1、F2和F3断裂。
2）白玉冲断裂F28：为小江断裂带西支—嵩明-华宁大断裂次级断层，近南北向（断裂北端稍偏东）延伸，在延展过程中常出现微波状弯曲、分叉及合并等，区域长约29km，断层切穿了该区的中生代地层，为逆断层，断层倾向、倾角不详，性质不明。
[bookmark: _Toc406256805][bookmark: _Toc406660594][bookmark: _Toc188703158][image: ]
图5.2-44 区域构造纲要图
3、地震
本项目地处滇东地层带小江地震区，地震主要受小江断裂带和普渡河断裂带的影响，小江断裂带是云南强烈地震带。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015）及《云南省地震动峰值加速度区划图》《云南省地震动反应谱特征周期区划图》相关规定的划分，路线所经区域地震动反映谱特征周期为0.45s，设计基本地震加速度值为0.30g，对应地震基本烈度均为Ⅷ度，项目建设各构筑物应按相关地震动参数抗震设防。
5.2.3.2评价区水文地质
[bookmark: _Toc179638084][bookmark: _Toc110119429]1、地形地貌
评价区位于华宁县城北侧约30km，位于星云湖南东侧马鞍山以东分水岭东侧，区域地形最高点为南北西侧那果村西侧山峰，最高点海拔2299m，最低点为调查区南侧铁埂村南侧沟谷，海拔约1629m，垂直高差达670m。评价区范围地形地貌特征如图5.2-45所示。
[image: ]图5.2-45 评价区周边高程等值线地形平面图
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图5.2-46 评价区周边高程等值线地形三维俯视图

[bookmark: _Toc110119431][bookmark: _Toc179638086]2、含（隔）水层富水性特征
评价区范围及周边水文地质条件较为简单，地下水主要为星云湖南东侧马鞍山分水岭以东单斜构造岩溶-裂隙含水层系统。根据区内地下水的赋存条件和特点，可将评价区内地下水类型可划分为：裂隙水和岩溶水2大类型。区内的地形地貌条件、地质构造及岩性特征对地下水形成、运移、赋存及分布等具有明显控制作用。
（1）裂隙水
评价区范围及周边出露裂隙含水层主要为上第三系、三叠系、和寒武系碎屑岩裂隙水含水层。
1）上第三系（N）：粘土岩夹粉细砂岩及褐煤，半固结状，莲花塘周边采煤活动主要以该层为主要目标层，岩层中部和底部存在多层褐煤层分布，底部褐煤层与半固结粘土岩结合成了一层结构致密的低渗透性岩性带，阻断了该含水层通过垂直入渗补给下伏含水层的通道，造成了分布范围内各采煤凹陷坑地下水的长期稳定汇集，形成了风山坝塘、莲花塘坝塘和北西部坝塘等多处地表水体。评价范围内该地层以半固结粘土岩为主，风化带结构致密，孔隙度较低，降低了含水层通过大气降水补给的能力，导致区内上第三系（N）半固结粘土岩裂隙水含水层富水性较差，平均地下水径流模量＜0.5L/s· km2，泉流量0.2~0.5L/s，最大涌水量＜300t/d，矿化度＜1g/L。在评价区北西部大型采煤凹陷坑GW2的影响下，区内地下水绝大部分被大型采煤凹陷坑形成的巨型地下水降落漏斗捕获，地下水主径流方向以大型采煤凹陷坑GW2为中心汇流。在亮碑山、蝙蝠洞山、向家坟山、莲花塘山、铁埂风山、腊里山和何家坟环抱下呈卵状分布于评价区中部核心地带，分布范围覆盖评价区绝大部分区域，总体上呈现有中心向四周逐渐变薄的分布规律，评价范围内未发现泉点和地下水取水井分布，在评价区北西部大型采煤凹陷坑底部发现局部微弱地下水浸润现象。
2）二叠系中统（T2）：页岩、粉砂岩夹细砂岩，裂隙率2~5%，富水性弱。地下水径流模数常见值0.5L/s· km2，泉水流量常见值0.1~0.4L/s。该含水层呈片状分布于评价区南部和东部隆起地带，向南、北两侧一直延伸至评价区外，向西进入山间盆地后隐伏于上第三系（N）半固结粘土岩裂隙水含水层下方。区内地下水主径流方向与地形坡降大致一致，呈现自南东向北西径流，评价范围内未发现泉点和地下水取水井分布。
3）二叠系峨眉山玄武岩（P2β）凝灰质砂岩，气孔、杏仁状玄武岩，裂隙率2~5%，富水性中等-强。地下水径流模数常见值2~3L/s· km2，泉水流量常见值>1L/s。属HCO3-Ca·Mg型水，矿化度<0.5g/L。岩体上、中部风化强烈，全风化层厚度5.23~8.95m，呈棕褐-褐绿色，浅表岩体绝大部分已完全粘土化，局部见少量褐铁矿化团块，直径10~25mm；岩体下部风化程度减弱，粘土化岩体内局部见杏仁状玄武岩残余构造，斑晶大部分已风化呈褐黄色，持力性较差，挤压易碎，偶见少量褐绿色碎块状玻璃底基质，边缘可见粘土质胶结残余。该含水层呈条带状分布评价区西部腊里山-铁埂小学沿线，进入评价区中部后隐伏于上第三系（N）半固结粘土岩裂隙水含水层下方，该含水层顶部风化强烈，顶部岩层裂隙内赋存有少量裂隙水，地下水主径流方向与地形坡降大致一致，呈现以大型采煤凹陷坑GW2为中心自南西向北东径流，评价范围内未发现泉点和地下水取水井分布。
（2）岩溶水
评价区及周边出露的岩溶含水层主要为二叠系、石炭系、泥盆系和震旦系岩溶含水层。
1）二叠系下统（P1）：白云岩、虎斑状石灰岩，岩溶率15~30%，醋河(溶洞）强烈发育。暗河大泉)流量50~200L/s，地下水径流模数常见值10~15L/s· km2，最大降深涌水量30~1200t/d。属HCO3-Ca·Mg型水，矿化度＜0.5g/L。岩层顶部呈细碎角砾状产出，角砾直径1~5cm，角砾成分以浅灰色粗晶白云质为主，角砾边缘锐利，分选性和磨圆度极差；胶结物成分钙质基质为主，局部夹杂有少量红黏土；岩层内岩溶中等-微发育，顶部见大量溶蚀孔洞及溶裂隙发育，溶蚀孔洞多呈蜂窝状集合体产出，直径3-50mm不等，孔洞局部可见红黏土不均匀附着，溶裂隙内亦见少量填充，下部溶裂隙表面可见明显钙华凝结，呈岛状分布于评价区西部腊里山-法味村沿线半山隆起地带，在法味村南部存在1座以该含水层为目标取水层的地下水取水井分布，井水硬度和浊度偏高呈淡棕红色，涌水量约24m³/d。
2）石炭系（C）石灰岩夹白云岩，岩溶率5~20%，暗河（溶洞)中等发育。暗河(大泉)流量10~50L/s地下水径流模数常见值5~10L/s· km2，最大降深涌水量750t/d。属HCO3-Ca·Mg，型水矿化度0.5g/L。呈条带状分布于评价区外围蝙蝠洞山-法味村北部隆起地带，未发现泉点和地下水取水井分布。
3）泥盆系（D）、寒武系陡坡寺组（∈2d）、龙王庙组（∈1l）白云岩夹粉砂岩、页岩，或呈互层状，岩溶裂隙率2~8%，暗河(溶洞)不甚发育。暗河（大泉)流量<10L/s·地下水径流模数常见值10L/s· km2。以HCO3-Ca·Mg型水为主，矿化度1g/L。呈条带状或细脉状分布于评价区外围何家坟-亮碑山沿线隆起地带，未发现泉点和地下水取水井分布。
4）震旦系灯影组（Zb2dn）：白云岩夹硅质条纹白云岩，岩溶率10~20%，曙河(溶洞)中等发育。暗河(大泉)流量10~15L/s，地下水译流模数常见值5~10L/s平方公里，最大降深涌水量200~1200t/d，HCO3-Ca·Mg型水，矿化度<0.5g/L。呈片状分布于评价区外围小箐-那果村沿线隆起地带。
总体上，从区域水文地质图可以看出，评价区范围内出露的含（隔）水层相对简单，基岩主要为震旦系、寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系及三叠系相间出露的裂隙-岩溶含水层系统，而本次数值模拟评价区主要为寒武系、泥盆系、石炭系和二叠系裂隙-岩溶含水层，而东侧葫芦冲河一带覆盖少数第四系孔隙水。
[bookmark: _Toc110119432][bookmark: _Toc179638087]3、评价区构造水文地质特征
本项目评价范围内核心区域被新生代上第三系（N）半固结粘土岩层覆盖，未观测到构造活动痕迹，铁埂风山-蝙蝠洞山沿线发育的F2断层呈近南北向纵向贯穿了评价区中部地区，在铁埂风山北麓和蝙蝠洞山南麓隆起地带发育有清晰的构造轴线，进入评价区北部平缓地带后隐伏于上第三系（N）半固结粘土岩层下方，由于评价区分布的上第三系（N）半固结粘土岩层厚度连续且稳定，该组断裂未对评价区浅部含水层和地下水流场影响较小。评价区外围还发育有F1青龙街断裂和F3两组近南北向断层，均为小江断裂带西支嵩明-华宁大断裂次级断层，分布区域距离评价区较远，未对评价区水文地质格局产生明显影响。各自断裂构造特征如下：
（1）F1青龙街断裂：为小江断裂带西支嵩明-华宁大断裂次级断层，延伸长约34.0km，破坏了该地区的中生代地层，发生时代在燕山旋回或比之更晚一些，断层总体呈北东向展布（其走向南段为北东40°左右，北段为北东20°左右），倾向、倾角不详，性质不明。该断裂穿过评价区西侧，构成调查区西侧隔水边界。
（2）F2：走向近南北向，与西侧的F1断层平行，呈弧形将向斜构造切断，根据本次调查，断层带东侧出露二叠系下统灰岩，该断层向北延伸与东侧F3断层斜交于葫芦冲村，向南延伸切穿采煤凹陷坑（GW2），地下水沿着F2断层向南南侧积水潭方向径流。
（3）F3：位于评价区东侧，断层走向近东南北向，北起葫芦冲村，向南延伸穿过华宁县城东侧，断层西侧主要为寒武系、泥盆系和二叠系岩溶含水层，而东侧主要为震旦系和寒武系地层。该断层构成本次数值模拟评价区东侧隔水边界。
[bookmark: _Toc110119433][bookmark: _Toc179638088][bookmark: _Toc179638089]5.2.3.3评价区地下水补、径、排条件
评价区区域上地下水主要接受大气降水入渗补给，沿着层间裂隙、溶蚀裂隙、构造裂隙和岩溶管道主要地下水主要导水裂隙和径流通道，整体上，根据表5.2-61评价区及周边地下水出露水位信息表可以看出，评价区范围内含水层主要分为沧浪铺组和筇竹寺组粉砂岩、页岩裂隙水含水层，该层裂隙水主要接受大气降雨入渗补给，在沟谷位置以下降泉的形式排泄，该含水层类型构成评价区范围内相对隔水层，在项目区北侧呈北东南西向展布，裂隙含水层北西侧主要是灯影组岩溶含水层，在该隔水层的阻隔作用下，北西侧的灯影组岩溶含水层以下降泉的形式在此出露，GW1小箐龙潭即属于此类型下降泉，地下水补径排条件较为清楚。
而GW2位于拟建项目南侧积水潭，积水潭原属于莲花塘煤矿采空区，该采空区积水深度较深，目前主要为周边村民灌溉用水。
而位于项目区南西侧的GW1法味民井则出露于二叠系（P1）岩溶含水层，从区域水文地质图可以看出，该点主要为零散分布的二叠系（P1）岩溶含水层岩溶水，根据地下水位埋深仅为1.5m，可以判断该区域地下水埋深较浅，地下水与周围裂隙及岩溶含水层之间的水力联系较弱。
[bookmark: _Hlk137732912]综上所述，评价区范围内地下水主要接受大气降雨入渗补给，分南北两个次级水文地质单元，北侧水文地质单元地下水主要沿着层间裂隙和构造裂隙沿着径流，最终在评价区北东侧以泉点的形式排泄，最终汇入评价区东侧的葫芦冲河。而南侧水文地质单元地下水主要沿着F2断层及北西南东侧单斜构造岩溶裂隙向南西方向径流，项目区所属寒武系岩溶裂隙含水层主要沿着构造裂隙向南侧积水潭方向径流，最终汇集于积水潭，以农业灌溉抽水和蒸发的方式排泄。
表5.2-61评价区及周边地下水水位
	#名称
	经度（°）
	纬度（°）
	高程（米）
	埋深
	水位
	井深

	GW1（小箐龙潭）
	102.9335
	24.27021
	1791
	0
	1791
	0

	GW2（积水潭）
	102.9339
	24.25071
	1650
	0
	1650
	0

	GW3（法味民井）
	102.9272
	24.24109
	1755
	1.5
	1743.5
	5



[bookmark: _Toc179638090][bookmark: _Toc110119434]5.2.3.4项目区水文地质特征
1、项目区含水层结构特征
本项目拟建范围内已被现有项目完全覆盖，难以观测到有效露头和含水层地质特征，根据国家1：20万区域水文地质调查报告、调查区野外水文地质调查及周边项目工程地质勘察成果综合分析发现，本项目场地全范围均被上第三系（N）半固结粘土岩裂隙水含水层覆盖，赋水岩性以浅黄-灰白色半固结粘土岩夹泥质粉砂岩为主，岩层顶部风化强烈，测量遗留采煤场边坡挖方区域发现项目区周边分布的上第三系（N）半固结粘土岩风化线埋深范围为15~50m，风化层岩土结构密实，孔隙度和裂隙率较低，隆起地带不存在稳定地下水位分布；风化线接触带附近随着结构裂隙的增多，含水层孔隙度和裂隙率有所提升，为孔隙潜水的存储和转移提供了空间和通道，岩层富水性得到一定程度改善，成为项目区主要赋水岩性段，深部随着风化作用的减弱及褐煤层沉积的影响，岩层内孔隙和裂隙大部分被致密的煤层及粘土岩层取代，致密的岩层封闭区内孔隙潜水含水层垂直入渗通道，在地形结构控制下区内地下水最终流向地势更低的采煤凹陷坑GW2，汇流形成北西侧积水龙潭。由于主要项目区主要赋水岩性段结构孔隙和裂隙相对密集，一旦水污染因子穿透上覆粉质粘土风化层后将沿地下水径流快速扩散，对径流区内分布的上第三系（N）半固结粘土岩裂隙水含水层存在潜在污染风险，拟建项目建设过程中须严格落实拟建区域分区防渗控制措施，防范重点污染物因防渗工程发生不均匀沉降或因防渗膜破损，造成拟建项目场地及周边地下水环境的污染。
2、项目区附近构造活动特征
本项目厂界范围内已全部被现有项目覆盖，地表未观察到构造活动痕迹。结合空间位置分析发现，项目区位于经向系构造带近南北向延伸的F2断层西侧约350m处，该断层行迹和延伸方向清晰，不存在直接穿过项目区的可能，项目区地层稳定性不易受到该断裂活动影响。总体判断，本项目区场地稳定性较好不易受到断裂活动影响，本项目建设过程中应按照国家及地方相关法律法规做好相应防渗工程措施，防止因防渗工程破损而导致污染物下渗穿透覆盖层污染周边地下水环境。
5.2.3.5评价区地下水开发利用现状
根据本次对评价区范围内水文地质调查发现，调查评价区范围内主要出露的泉点为GW1、GW2和GW3，为本次地下水现状监测点，开发利用如表5.2-62所示。
表5.2-62 评价区范围内地下水开发利用统计表
	泉点/水井
	方位、距离及水力联系
	出露标高（m）
	出露层位
	功能

	GW1（小箐龙潭）
	北西侧2.64km，地下水上游，无联系
	1791
	震旦系灯影组（Zbdn）碳酸盐岩岩溶裂隙水含水层
	小箐村村民日常清洁和灌溉补充水源

	GW2（西北侧积水潭）
	西北侧782m，地下水下游
	1650
	上第三系（N）碎屑岩裂隙含水层
	灌溉用水

	GW3（法味民井）
	西侧2.43km，地下水径流区侧游，无联系
	1755
	二叠系下统（P1）岩溶含水层
	法味村村民日常清洁和灌溉补充水源



[bookmark: _Toc179638091][bookmark: _Toc534789728][bookmark: _Toc179638094][bookmark: _Toc110119445][bookmark: _Toc4082522][bookmark: _Toc528888051]5.2.3.6区域地下水污染源调查及环境水文地质问题
1、区域地下水污染源调查
按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610—2016），地下水污染源调查主要包括工业污染源、生活污染源、农业污染源，其调查重点主要包括废水排放口、渗坑、渗井、污水池、排污渠、已被污染的河流、湖泊、水库和固体废物堆放（填埋）场等。本项目地下水污染源主要为工业、农业、生活污染源。
（1）工业污染源
[bookmark: _Hlk27603456]经本次水文地质调查，由于拟建项目区主要分布企业主要位于调查区南侧，经调查统计，调查区范围内及附近区域含企业共计9家，其本项目周边污染源分布情况详见表4.3-1及附图7。
（2）农业污染源
调查区范围内农业种植区主要分布在项目区北侧及西侧村庄附近，主要种植玉米等农作物，主要是因农业施肥造成局部氨氮污染，但总体上影响有限。
（3）生活污染源
调查区范围内主要生活污染源为村庄生活污染，而项目区涉及周边村庄主要为项目区周边的7个，如表5.2-58所示，这些村庄的部分生活污水、生活垃圾及旱厕等的不规范处置会造成局部地下水污染，尤其是根据本次调查发现，调查区内大部分村庄周围存在生活垃圾不规范处置及堆放对项目区及周边地下水环境造成潜在污染影响。
表5.2-63 调查区范围内村庄分布信息表
	序号
	名称
	经度
	纬度
	类别

	1
	何家坟
	102.9204
	24.25225
	行政地标;村庄

	2
	法味
	102.9265
	24.24324
	行政地标;村庄

	3
	岔河
	102.9177
	24.25485
	行政地标;村庄

	4
	小箐
	102.9326
	24.2703
	行政地标;村庄

	5
	山寨
	102.942
	24.255
	行政地标;村庄

	6
	下新寨
	102.9511
	24.27459
	行政地标;村庄

	7
	九家村
	102.9533
	24.28942
	行政地标;村庄



[bookmark: _Toc110953599][bookmark: _Toc179638095][bookmark: _Toc110284825]5.2.3.7项目污染源强分析
1、地下水污染途径
地下水污染途径是多种多样的，大致可归为以下四类
（1）间歇入渗型。大气降水或其他灌溉水使污染物随水通过非饱水带，周期地渗入含水层，主要是污染潜水。淋滤固体废物堆引起的污染，即属此类。
（2）连续入渗型。污染物随水不断地渗入含水层，主要也是污染潜水。废水聚集地段（如废水渠、废水池等）和受污染的地表水体连续渗漏造成地下水污染，即属此类。
（3）越流型。污染物是通过越流的方式从已受污染的含水层（或天然咸水层）转移到未受污染的含水层（或天然淡水层）。污染物或者是通过整个层间，或者是通过地层尖灭的天窗，或者是通过破损的井管，污染潜水和承压水。地下水的开采改变了越流方向，使已受污染的潜水进入未受污染的承压水，即属此类。
（4）径流型。污染物通过地下径流进入含水层，污染潜水或承压水。污染物通过地下岩溶孔道进入含水层，即属此类。
2、污废水产生情况
根据项目区污、废水收集和处理情况可知，项目运行期对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要为生活污水处理设施、浓缩罐、循环水池水池和渗滤液收集池等。
根据工程概况和工程分析可知，项目区生活污水处理设施、浓缩罐、循环水池水池和渗滤液收集池等是项目区地下水的主要污染源。
5.2.3.8正常情况下地下水影响分析
本项目设计在建设过程中实施分区防渗，将在危废暂存间、渗滤液收集池、事故池及循环水池、尾矿浓缩区、尾矿脱水区和尾矿临时堆场实施重点防渗，重点防渗工程按照相关规范及防渗设计要求进行了防渗处理；在生产区、原矿堆放区、成品堆放区、隔油池、化粪池、生活污水处理站、中水池、初期雨水收集池周围实施一般防渗，在办公生活区及道路等区域实施简单防渗，在防渗工程建设合格运行正常的情况下，本项目的建设和运营对项目区周边地下水环境影响较小，正常情况下不会对周边地下水环境造成明显影响。
5.2.3.9非正常情况下地下水影响分析
（1）预测情景设置
本次预测模拟非正常情况下，拟建项目循环水池防渗工程完全失效的情境中，水污染因子将伴随从循环废水逐渐向项目区地下水径流区下游扩散，穿透包气带后下渗进入周边地下水体内，造成周边地下水环境的污染。本次预测基于区域水文地质资料、野外水文地质调查资料和周边建设项目工程地质勘察资料揭露到的上第三系（N）半固结粘土岩裂隙水含水层的渗透系数、水头高度、孔隙度和弥散系数等参数，预测分析非正常情况下本项目的建设和运行区对下伏上第三系（N）半固结粘土岩裂隙水含水层的影响，重点分析非正常情况下项目的特征污染物泄漏后在周边地下水环境中的迁移、扩散、影响范围及影响距离等，科学的分析特征污染物对周边地下水环境的影响程度，为区域地下水环境保护及污染防治提供数据支撑和理论依据。
[bookmark: _Toc24151][bookmark: _Toc32260]（2）预测因子及预测源强
根据工程分析结论，本项目运营期废水类型主要包括洗矿废水及块矿、瓜子矿堆场渗滤液和生活污水等，其中洗矿废水及块矿和瓜子矿堆场渗滤液经废水收集系统收集后统一输送至循环水池，经沉淀处理后全部回用；生活污水经隔油池、化粪池、污水处理站处理达标后，回用于厂区道路洒水降尘。分析发现本项目主要地下水环境风险源为循环水池收集的生产废水，废水源强浓度与《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值对比情况见表5.2-64。
表5.2-64拟建项目废水源强超标倍率统计表
	废水类别
	污染物
	产生浓度
（mg/L）
	Ⅲ类标准值
（mg/L）
	达标情况
	超标倍率

	洗矿废水及块矿、瓜子矿渗滤水
	CODcr
	17.33
	3.0
	超标
	5.78

	
	氟化物
	1.17
	1.0
	超标
	1.17

	
	SS
	820
	--
	--
	--

	
	NH3-N
	0.142
	0.5
	达标
	--

	
	TP
	0.03
	0.2
	达标
	--

	
	砷
	0.0022
	0.01
	达标
	--

	
	汞
	0.00048
	0.001
	达标
	--

	生活污水
	CODcr
	17.33
	3.0
	超标
	5.78

	
	BOD5
	1.17
	--
	--
	--

	
	SS
	820
	--
	--
	--

	
	NH3-N
	0.142
	0.5
	达标
	--

	
	TP
	0.03
	0.2
	达标
	--

	
	动植物油
	0.0022
	--
	--
	--



分析发现，本项目循环废水中超标倍率最高的为耗氧量，超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准5.78倍，其次氟化物超过地下水Ⅲ类标准1.17倍，其余因子浓度均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值或不在标准筛选范围内。耗氧量在地下水环境中存在易分解的问题，导致预测结论与实际值存在较大偏差。本次评价以风险最大原则，以氟化物最高浓度1.17mg/L作为主要源强进行预测分析，总磷最高浓度0.03mg/L和砷最高浓度0.0022mg/L作为特征污染因子参与补充分析。
（3）预测时段
根据导则预测时段的要求，预测时段选取可能产生地下水污染的关键时段，本次确定的预测时段为污染发生后的100d，500d，1000d，2000d，5000d，7000d。
（4）预测范围
预测范围与地下水评价范围一致，面积约18.65km2。
（5）预测方法
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，二级评价选取采用数值解或解析法进行地下水影响预测。本项目评价区水文地质条件满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散时的两个条件：①污染物的排放对地下水流场没有明显影响；②评价区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变或变化很小。因此，本次评价选用解析法进行预测评价。
（6）预测模型
依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的要求，结合区域水文地质条件和潜在污染源特征，预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界模型：
[image: wps2E1]
式中：
x—距注入点的距离；m；
t—时间，d；
C—t 时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；
C0—注入的示踪剂浓度，mg/L；
u—水流速度，m/d；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
erfc（）—余误差函数
（7）预测参数
根据矿区地层岩性，溶质运移模型参数详见表5.2-60。
①水流速度U
U=K×I/n
式中：
U—地下水水流速度（m/d）；
K—渗透系数（m/d）；
I—水力坡度，无量纲；
[bookmark: _Toc1820][bookmark: _Toc31171][bookmark: _Toc30373]n——有效孔隙度，无量纲。
渗透系数：项目区地层为上第三系（N）半固结粘土岩裂隙水含水层，岩性为半固结粘土岩夹泥质粉砂岩，地下水类型为碎屑岩裂隙水，地下水稳定水位标高分布范围为1649.33~1762.52m。据周边上第三系（N）半固结粘土岩覆盖区内分布的建设项目工程地质勘察成果显示，华宁县城周边分布的上第三系（N）半固结粘土岩渗透系数分布范围通常为0.0011～0.0019m/d，在龙洞河一级阶地附近受地表水浸润影响渗透系数最大值达0.054m/d，超过区域平均值约50倍，本次预测以风险最大原则选取上第三系（N）半固结粘土岩渗透系数最大值0.054m/d作为本次地下水环境影响预测值，最大程度评估本项目的建设和运营对周边地下水环境的影响，为地下水环境变化提供充分的技术支持。
水力坡度：根据地形地貌，本次地下水水力坡度取厂区与下游采煤凹陷坑GW2之间的水力坡度约为（1791-1650）/2000=0.07，地下水水力坡度取值为0.07。
有效孔隙度：根据《水文地质学基础》（张人权、梁杏等编著），粘土岩孔隙度一般取40~70%，本次预测孔隙度取值按0.4计算。一般有效孔隙度约为孔隙度的20%~30%，本次评价按30%取值，则有效孔隙度ne=0.4×0.3=0.12。
水流速度：根据达西定律计算场地地下水水流速度U为0.0315m/d。
②纵向弥散系数DL
弥散度的确定地质介质中溶质运移主要受渗透系数在空间上变化的制约，即地质介质的结构影响。这一空间上变化影响到地下水流速，从而影响到溶质的对流与弥散。通常空隙介质中的弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值，相差可达4-5个数量级；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。越来越多的室内外弥散试验不断地证实了空隙介质中水动力弥散尺度效应的存在。
许多研究者都曾用类似的图说明水动力弥散的尺度效应。Geihar等（1992）将59个不同现场所获得的弥散度按含水层类型、水力学特征、地下水流动状态、观测网类别、示踪剂类型、数据的获取方法、水质模型的尺度等整理后，对弥散度增大的规律进行了讨论。Neuman（1991）根据前人文献中所记载的130余个纵向弥散度进行了线性回归分析，并综合前人发展的准线性扩散理论，对尺度效应进行了解释与讨论。李国敏等（1995）综合了前人文献中记录的弥散度数值按介质类型（孔隙与非孔隙的裂隙等介质）、模型类别（解析模型与数值模型）等分别作出弥散度与基准尺度的双对数分布，并分别给出了不同介质中使用不同模型所求出参数的分维数。成建梅（2002年）收集了大量国内外在不同试验尺度下和实验条件下分别运用解析方法和数值方法所得的纵向弥散度资料，Zech等（2015）系统研究分析了最近50年全世界各地不同试验含水层和场地试验中弥散度和尺度、相关长度及非均质特征之间的关系并重新评估了弥散度与尺度关系如下图所示，从图中我们可以看出弥散度在千米尺度范围渐近于10m。
[image: C:\Users\123\AppData\Roaming\Tencent\Users\290073742\QQ\WinTemp\RichOle\}4L(QTQ1S{H]$18H})A%}DE.png]
图5.2-47  评估弥散度与尺度关系图（据Zech等2015）
参考根据Gelhar等（1992）关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次污染场地的研究尺度，模型计算中纵向弥散度aL选用10.0m，由此计算评价区含水层中的纵向弥散系数。纵向弥散系数(DL)等于弥散度与地下水水流速度的乘积，DL=aL×u=10×0.0315=0.315 m2/d；
③注入的示踪剂浓度C0
[bookmark: _Toc11285][bookmark: _Toc5677][bookmark: _Toc7663]示踪剂浓度为氟化物1.17mg/L，总磷0.03mg/L，砷0.0022mg/L。
表5.2-65 溶质运移模型参数表
	预测点
	参数
	取值
	备注

	循环水池
	渗透系数K（m/d）
	0.054
	经验值

	
	有效孔隙度n（无量纲）
	0.12
	经验值

	
	水力坡度I（无量纲）
	0.07
	综合分析

	
	水流速度u（m/d）
	0.0315
	达西定律计算数据

	
	纵向弥散系数DL（m2/d）
	0.315
	计算数据

	
	氟化物（mg/L）
	1.17
	类比法

	
	总磷
	0.03
	类比法

	
	砷
	0.0022
	类比法



（8）进入含水层的预测结果
非正常情况下，循环水池泄漏，污染物穿透包气带进入含水层，不同时段在含水层中运移情况预测结果见表5.2-66~5.2-68，预测图见图5.2-48~5.2-50。
1）主要污染因子氟化物预测与分析
表5.2-66循环水池持续泄漏不同时段下含水层中氟化物浓度变化预测结果表
	
距离（m）
c（x,t）（mg/L）
	100d
	500d
	1000d
	2000d
	5000d
	7000d

	0
	1.17E+00
	1.17E+00
	1.17E+00
	1.17E+00
	1.17E+00
	1.17E+00

	20
	3.50E-02
	6.64E-01
	9.65E-01
	1.12E+00
	1.17E+00
	1.17E+00

	40
	3.75E-06
	1.54E-01
	5.70E-01
	9.86E-01
	1.16E+00
	1.17E+00

	60
	9.49E-13
	1.21E-02
	2.13E-01
	7.50E-01
	1.15E+00
	1.17E+00

	80
	0.00E+00
	2.92E-04
	4.67E-02
	4.68E-01
	1.11E+00
	1.16E+00

	100
	
	2.11E-06
	5.80E-03
	2.31E-01
	1.05E+00
	1.15E+00

	120
	
	4.57E-09
	3.98E-04
	8.75E-02
	9.48E-01
	1.12E+00

	140
	
	1.50E-12
	1.49E-05
	2.52E-02
	8.10E-01
	1.08E+00

	160
	
	2.60E-16
	3.11E-07
	5.42E-03
	6.45E-01
	1.01E+00

	180
	
	0.00E+00
	1.93E-09
	8.68E-04
	4.73E-01
	9.16E-01

	200
	
	
	1.12E-11
	1.05E-04
	3.17E-01
	7.96E-01

	220
	
	
	3.72E-14
	9.19E-06
	1.92E-01
	6.58E-01

	240
	
	
	6.49E-17
	3.60E-07
	1.07E-01
	5.13E-01

	260
	
	
	0.00E+00
	1.68E-08
	5.22E-02
	3.80E-01

	280
	
	
	
	5.73E-10
	2.28E-02
	2.60E-01

	300
	
	
	
	1.44E-11
	8.59E-03
	1.66E-01

	320
	
	
	
	2.84E-13
	2.22E-03
	9.89E-02

	340
	
	
	
	3.77E-15
	6.71E-04
	4.21E-02

	360
	
	
	
	6.49E-17
	1.81E-04
	2.09E-02

	380
	
	
	
	0.00E+00
	4.31E-05
	9.54E-03

	400
	
	
	
	
	9.10E-06
	4.02E-03

	420
	
	
	
	
	1.70E-06
	1.56E-03

	440
	
	
	
	
	2.82E-07
	5.55E-04

	460
	
	
	
	
	4.14E-08
	1.82E-04

	480
	
	
	
	
	5.36E-09
	5.45E-05

	500
	
	
	
	
	6.13E-10
	1.50E-05

	520
	
	
	
	
	6.20E-11
	3.80E-06

	540
	
	
	
	
	5.54E-12
	8.79E-07

	560
	
	
	
	
	4.71E-13
	1.86E-07

	580
	
	
	
	
	3.25E-14
	3.62E-08

	600
	
	
	
	
	1.95E-15
	6.45E-09

	620
	
	
	
	
	1.30E-16
	1.05E-09

	640
	
	
	
	
	0.00E+00
	1.57E-10

	660
	
	
	
	
	
	2.14E-11

	680
	
	
	
	
	
	2.67E-12

	700
	
	
	
	
	
	3.28E-13

	720
	
	
	
	
	
	3.40E-14

	740
	
	
	
	
	
	3.25E-15

	760
	
	
	
	
	
	2.60E-16

	780
	
	
	
	
	
	0.00E+00



[image: ]
图5.2-48 循环水池持续泄漏不同时段下游氟化物浓度变化曲线图
从上述图表可以看出，假设非正常情况下循环水池发生意外渗漏进入下伏上第三系（N）半固结粘土岩裂隙水含水层，评价区内地下水环境随着泄漏时间的累积将发生一定程度的变化。模拟泄漏时间持续发生100天后，循环水池下游地下水中污染因子氟化物最大污染范围为2m，最大影响范围为18m；在泄露持续发生500天后，污染因子氟化物最大污染范围为8m，最大影响范围为49m；在泄露持续发生1000天后，污染因子氟化物最大污染范围为17m，最大影响范围为79m；在泄露持续发生2000天后，污染因子氟化物最大污染范围为38m，最大影响范围为129m；在泄露持续发生5000天后，污染因子氟化物最大污染范围为110m，最大影响范围为261m；在泄露持续发生7000天后，污染因子氟化物最大污染范围为162m，最大影响范围为336m。污染及影响范围不存在集中或分散式饮用水源，对周边地下水环境影响总体较小。
2）特征污染因子总磷预测与分析
本项目水污染因子中总磷为特征污染因子，由于总磷指标不在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）筛选范围内，本次评价参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质总磷标准0.2mg/L开展地下水环境影响评价与分析，本项目循环废水中总磷浓度为0.03mg/L，低于地表水Ⅲ类标准限值，模拟事故状况下不会造成周边地下水环境中总磷浓度超标，仅能引起下游水环境中总磷浓度异常。
表5.2-67 循环水池持续泄漏不同时段下含水层中总磷浓度变化预测结果表
	
距离（m）
c（x,t）（mg/L）
	100d
	500d
	1000d
	2000d
	5000d
	7000d

	0
	3.00E-02
	3.00E-02
	3.00E-02
	3.00E-02
	3.00E-02
	3.00E-02

	20
	8.99E-04
	1.70E-02
	2.48E-02
	2.88E-02
	3.00E-02
	3.00E-02

	40
	9.63E-08
	3.96E-03
	1.46E-02
	2.53E-02
	2.98E-02
	3.00E-02

	60
	2.43E-14
	3.09E-04
	5.46E-03
	1.92E-02
	2.94E-02
	2.99E-02

	80
	0.00E+00
	7.49E-06
	1.20E-03
	1.20E-02
	2.85E-02
	2.98E-02

	100
	
	5.41E-08
	1.49E-04
	5.91E-03
	2.69E-02
	2.94E-02

	120
	
	1.17E-10
	1.02E-05
	2.24E-03
	2.43E-02
	2.88E-02

	140
	
	3.85E-14
	3.83E-07
	6.45E-04
	2.08E-02
	2.76E-02

	160
	
	6.66E-18
	7.98E-09
	1.39E-04
	1.65E-02
	2.59E-02

	180
	
	0.00E+00
	4.95E-11
	2.22E-05
	1.21E-02
	2.35E-02

	200
	
	
	2.87E-13
	2.70E-06
	8.12E-03
	2.04E-02

	220
	
	
	9.54E-16
	2.36E-07
	4.92E-03
	1.69E-02

	240
	
	
	1.67E-18
	9.24E-09
	2.74E-03
	1.32E-02

	260
	
	
	0.00E+00
	4.30E-10
	1.34E-03
	9.75E-03

	280
	
	
	
	1.47E-11
	5.85E-04
	6.68E-03

	300
	
	
	
	3.69E-13
	2.20E-04
	4.25E-03

	320
	
	
	
	7.28E-15
	5.68E-05
	2.54E-03

	340
	
	
	
	9.66E-17
	1.72E-05
	1.08E-03

	360
	
	
	
	1.67E-18
	4.63E-06
	5.35E-04

	380
	
	
	
	0.00E+00
	1.10E-06
	2.45E-04

	400
	
	
	
	
	2.33E-07
	1.03E-04

	420
	
	
	
	
	4.37E-08
	3.99E-05

	440
	
	
	
	
	7.24E-09
	1.42E-05

	460
	
	
	
	
	1.06E-09
	4.66E-06

	480
	
	
	
	
	1.37E-10
	1.40E-06

	500
	
	
	
	
	1.57E-11
	3.85E-07

	520
	
	
	
	
	1.59E-12
	9.73E-08

	540
	
	
	
	
	1.42E-13
	2.25E-08

	560
	
	
	
	
	1.21E-14
	4.78E-09

	580
	
	
	
	
	8.33E-16
	9.29E-10

	600
	
	
	
	
	5.00E-17
	1.65E-10

	620
	
	
	
	
	3.33E-18
	2.69E-11

	640
	
	
	
	
	0.00E+00
	4.02E-12

	660
	
	
	
	
	
	5.48E-13

	680
	
	
	
	
	
	6.85E-14

	700
	
	
	
	
	
	8.42E-15

	720
	
	
	
	
	
	8.73E-16

	740
	
	
	
	
	
	8.33E-17

	760
	
	
	
	
	
	6.66E-18

	780
	
	
	
	
	
	0.00E+00




[image: 8.2总磷范围]图5.2-49 循环水池持续泄漏不同时段下游总磷浓度变化曲线图
从上述图表可以看出，假设非正常情况下循环水池发生意外渗漏进入下伏上第三系（N）半固结粘土岩裂隙水含水层，模拟泄漏时间持续发生100天后循环水池下游地下水中污染因子总磷最大影响范围为9m，在泄露持续发生500天后污染因子总磷最大影响范围为29m，在泄露持续发生1000天后污染因子总磷最大影响范围为48m，在泄露持续发生2000天后污染因子总磷最大影响范围为85m；在泄露持续发生5000天后污染因子总磷最大影响范围为190m，在泄露持续发生7000天后污染因子总磷最大影响范围为258m。影响范围不存在集中或分散式饮用水源，对周边地下水环境影响总体较小。
3）特征污染因子砷预测与分析
本项目水污染因子中砷为特征污染因子之一，对比《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）发现，III类水质砷标准值0.01mg/L，本项目循环废水中砷最高浓度为0.0022 mg/L，低于地下水Ⅲ类标准限值，模拟事故状况下不会造成周边地下水环境中砷浓度超标，仅能引起下游水环境中砷浓度异常。
表5.2-68 循环水池持续泄漏不同时段下含水层中砷浓度变化预测结果表
	
距离（m）
c（x,t）（mg/L）
	100d
	500d
	1000d
	2000d
	5000d
	7000d

	0
	2.20E-03
	2.20E-03
	2.20E-03
	2.20E-03
	2.20E-03
	2.20E-03

	20
	6.59E-05
	1.25E-03
	1.82E-03
	2.11E-03
	2.20E-03
	2.20E-03

	40
	7.06E-09
	2.90E-04
	1.07E-03
	1.85E-03
	2.19E-03
	2.20E-03

	60
	1.78E-15
	2.27E-05
	4.00E-04
	1.41E-03
	2.16E-03
	2.19E-03

	80
	0.00E+00
	5.49E-07
	8.79E-05
	8.79E-04
	2.09E-03
	2.18E-03

	100
	
	3.97E-09
	1.09E-05
	4.33E-04
	1.97E-03
	2.16E-03

	120
	
	8.60E-12
	7.48E-07
	1.65E-04
	1.78E-03
	2.11E-03

	140
	
	2.82E-15
	2.81E-08
	4.73E-05
	1.52E-03
	2.03E-03

	160
	
	4.88E-19
	5.85E-10
	1.02E-05
	1.21E-03
	1.90E-03

	180
	
	0.00E+00
	3.63E-12
	1.63E-06
	8.89E-04
	1.72E-03

	200
	
	
	2.11E-14
	1.98E-07
	5.95E-04
	1.50E-03

	220
	
	
	7.00E-17
	1.73E-08
	3.61E-04
	1.24E-03

	240
	
	
	1.22E-19
	6.78E-10
	2.01E-04
	9.66E-04

	260
	
	
	0.00E+00
	3.15E-11
	9.82E-05
	7.15E-04

	280
	
	
	
	1.08E-12
	4.29E-05
	4.90E-04

	300
	
	
	
	2.70E-14
	1.61E-05
	3.12E-04

	320
	
	
	
	5.34E-16
	4.17E-06
	1.86E-04

	340
	
	
	
	7.08E-18
	1.26E-06
	7.91E-05

	360
	
	
	
	1.22E-19
	3.39E-07
	3.92E-05

	380
	
	
	
	0.00E+00
	8.10E-08
	1.79E-05

	400
	
	
	
	
	1.71E-08
	7.56E-06

	420
	
	
	
	
	3.20E-09
	2.93E-06

	440
	
	
	
	
	5.31E-10
	1.04E-06

	460
	
	
	
	
	7.78E-11
	3.41E-07

	480
	
	
	
	
	1.01E-11
	1.03E-07

	500
	
	
	
	
	1.15E-12
	2.83E-08

	520
	
	
	
	
	1.17E-13
	7.14E-09

	540
	
	
	
	
	1.04E-14
	1.65E-09

	560
	
	
	
	
	8.85E-16
	3.51E-10

	580
	
	
	
	
	6.11E-17
	6.81E-11

	600
	
	
	
	
	3.66E-18
	1.21E-11

	620
	
	
	
	
	2.44E-19
	1.98E-12

	640
	
	
	
	
	0.00E+00
	2.95E-13

	660
	
	
	
	
	
	4.02E-14

	680
	
	
	
	
	
	5.02E-15

	700
	
	
	
	
	
	6.17E-16

	720
	
	
	
	
	
	6.40E-17

	740
	
	
	
	
	
	6.11E-18

	760
	
	
	
	
	
	4.88E-19

	780
	
	
	
	
	
	0.00E+00




[image: ]图5.2-50 循环水池持续泄漏不同时段下游砷浓度变化曲线图
从上述图表可以看出，假设非正常情况下循环水池发生意外渗漏进入下伏上第三系（N）半固结粘土岩裂隙水含水层，模拟泄漏时间持续发生100天后循环水池下游地下水中污染因子砷最大影响范围为16m，在泄露持续发生500天后污染因子砷最大影响范围为43m，在泄露持续发生1000天后污染因子砷最大影响范围为70m，在泄露持续发生2000天后污染因子砷最大影响范围为116m；在泄露持续发生5000天后污染因子砷最大影响范围为240m，在泄露持续发生7000天后污染因子砷最大影响范围为317m。影响范围不存在集中或分散式饮用水源，对周边地下水环境影响总体较小。
项目采取源头控制、分区防渗、跟踪监测等措施，防止地下水发生污染。当地下水发生污染后，采取积极有效的应急措施。在采取以上措施后，建设项目对地下水环境的影响较小，本建设项目对地下水环境的影响可以接受。
[bookmark: _Toc110284841][bookmark: _Toc179638107][bookmark: _Toc110953615]5.2.3.10 对敏感点的影响分析
根据水文地质图可知，本项目与二龙戏珠饮用水源地不属于同一水文地质单元，同时，二龙戏珠饮用水源地取水点位于P1二叠系下统，该地层为灰色鲕状灰岩，生物碎屑灰岩夹白云岩、白云质斑块状灰岩，溶洞暗河强烈发育；本项目所在地层为第三系（N），该地层为半固结粘土岩，属于相对隔水层，同时，根据水文地质图可知，二龙戏珠饮用水源地取水点左右两侧均为隔水层，若本项目发生渗漏，其区域废水被隔水层阻隔，且本项目地下水流向为向北西侧龙潭方向径流，最终排泄于北西侧积水潭，因此，本项目不存在污染二龙戏珠饮用水源的途径，不会对二龙戏珠饮用水源造成影响。


[image: ]项目区

图5.2-51 项目区与二龙戏珠饮用水源地保护区位置关系图

[bookmark: _Toc179638108][bookmark: _Toc528888053][bookmark: _Toc4082528][bookmark: _Toc534789730]5.2.3.11地下水污染防治措施
[bookmark: _Toc179638109][bookmark: _Toc4082529]地下水污染是一个长期和复杂的过程，其造成的后果很严重，治理难度非常大。污染防控的目标是减少地下水可能遭受污染的概率。根据本次地下水评价成果，针对磷矿磷粉矿加工回收再利用项目监测可能发生的地下水污染，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则提出项目区的地下水污染防控措施，从污染物的产生、入渗、迁移、应急响应等环节进行全方位控制，提高厂区对地下水的综合管理水平，使地下水系统进入良性循环轨道，为管理部门制定相关政策提供科学合理的决策依据。
（1）源头控制措施
[bookmark: _Hlk27605889]建设项目从源头进一步加强生产车间及污染排放环境管理要求，严格按照国家或行业相关技术规范的要求，对生产车间、污水储存构筑物采取相应的污染控制措施，以防止和降低液体污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。可采取的源头污染控制措施包括：
针对生产废水，洗矿废水排入浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀，沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池（容积：1000m3）沉淀后回用于洗矿，不外排。块矿、瓜子矿渗滤水在瓜子矿、块矿堆放区下方设置一个5m3的渗滤液收集池，产生渗滤液水经渗滤液收集池收集后，泵至循环水池，沉淀后回用于生产，不外排。
针对生活污水，项目食堂污水经隔油池（1个，容积为2m3）预处理后与其他部分生活污水经化粪池（1个，容积5m3）处理后， 排入一体化污水处理设备（1套，处理能力为3m3/d）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路降尘标准，暂存于中水池（1个，容积15m3），晴天回用于厂区道路洒水降尘，不外排。
针对初期雨水，在厂区最低点设置一个400m3初期雨水收集池，初期雨水经收集沉淀后回用于生产。
厂区设事故储存设施。事故时，来自厂区的事故废水、雨水、泄漏的工艺物料应进入事故水池。
管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。生活污水、初期污染雨水等可采用埋地敷设。
对厂区的防渗措施进行定期排查，对未采取防渗措施或防渗层因年久老化失效的，应及时进行替换更新，避免渗漏污染浅层地下水问题。
[bookmark: _Toc179638110][bookmark: _Toc4082530]（2）分区防渗措施
按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610－2016）的要求：已颁布污染控制标准或防渗技术规范的行业，防渗技术要求应按照相应标准或规范执行；未颁布相关标准的行业，应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表5.2-66进行污染防渗分区划分，针对不同的污染防渗分区采取相应的防渗措施。
表5.2-66 地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点
防渗区
	弱
	易—难
	重金属、持久性有机污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	中—强
	难
	
	

	一般
防渗区
	中—强
	易
	重金属、持久性有机污染物
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	
	弱
	易—难
	其他类型
	

	
	中—强
	难
	
	

	简单
防渗区
	中—强
	易
	其他类型
	一般地面硬化



结合项目污染特征因子及其污染控制难易程度、项目场地天然包气带特征及其防污特性，项目按照《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）相关规定以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗技术要求实施分区防渗，将全厂划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区。
[bookmark: _Ref500840076]表5.2‑67 地下水污染防渗分区表
	污染防渗区类别
	防渗区名称
	防渗标准及要求
	具体防渗建议措施

	重点防渗区
	危废暂存间、渗滤液收集池、事故池及循环水池、尾矿浓缩区、尾矿脱水区、尾矿临时堆场
	危废暂存间达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗技术要求，即1m厚黏土层，渗透系数K≤1×10-7 cm/s或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10 cm/s。其他区防渗技术要求为等效粘土防渗层 M b≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s，
	在压实基土的基础上依次填筑厚度不小于1m的压实黏土，浇筑抗渗等级不小于P8、厚度不小于15cm的抗渗混凝土或厚度不小于10cm的沥青砂绝缘层。各类池子应采用混凝土浇灌基础上通过涂抹环氧树脂等防渗材料等方式进行防渗。


	一般防渗区
	生产区、原矿堆放区、成品堆放区、隔油池、化粪池、生活污水处理站、中水池、初期雨水收集池
	等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；或参照16889执行
	在压实基土的基础上依次填筑厚度不小于1m的压实黏土，浇筑抗渗等级不小于P6、厚度不小于10cm的抗渗混凝土或厚度不小于10cm的沥青砂绝缘层

	简单防渗区
	办公生活区及道路等区
	在平整基础上进行水泥硬化。
	在压实基土的基础上浇筑厚度不小于10cm，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的混凝土

	厂区具体防渗措施为建议措施，具体防渗措施须根据实际设计要求实施，但须达到环评提出的防渗标准及要求。



[bookmark: _Toc4082531][bookmark: _Toc179638111]（3）地下水污染监控
为了及时了解项目区对周围地下水污染控制情况，须建立项目区地下水长期跟踪监控体系。
1）地下水跟踪监测井布设原则
根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的要求，结合本项目所在区域地下水的径流方向、流量及水化学特征制定总体布设原则如下：
①重点污染区加密监测原则；
②重点监测潜水含水层，兼顾监测深部含水层为原则；
③重点污染区上下游同步对比原则监测。
2）地下水跟踪监测方案
根据本次对评价区水文地质条件、场地水文地质条件以及评价区地下水补径排条件分析，本项目所在区域地下水含水层主要为上第三系（N）半固结粘土岩裂隙水含水层，顶部被现有项目完全覆盖。结合场地周边主要含水层分布特征及地下水径流规律，结合周边主要工业污染源分布特征综合分析发现，本项目上游区域云南长新新型建材有限公司、云南活法磷化有限公司和下游华宁县永清陶艺有限公司均已建成投运多年，一定程度上改变了周边地下水环境现状。
为解决上述问题，理清本项目与周边其他工业项目水文地质联系，保障项目区地下水环境长期稳定，本次环评提出在项目区新建3座地下水监测井的控制方案，其中上游背景值监测井1座，位于项目区南东部厂界边缘原矿堆放区东侧，除能够获取项目区地下水环境本底值外兼具理清清本项目与上游区域云南长新新型建材有限公司、云南活法磷化有限公司间水文地质联系的功能，建成后作为本项目上游长期跟踪监测井使用；地下水污染监测井2座，其中污染监测井1拟建于项目区中部紧邻循环水池北部生产区，除具备监控项目区下游地下水环境污染影响外还能重点监控本项目主要地下水环境风险源循环水池防渗工程运行状况的功能，建成后作为本项目下游地区污染长期跟踪监测井使用；污染监测井2拟建于项目区北西部厂界边缘紧邻瓜子矿堆放区北部，除具备监控项目区北西部下游地下水环境污染影响外兼具厘清本项目与华宁县永清陶艺有限公司间水文地质联系的功能，建成后将作为本项目下游污染长期跟踪监测井使用。本项目长期跟踪监测井技术参数见表5.2-68，跟踪监测井分布情况见图5.2-52。
表5.2‑68 本项目地下水跟踪监测井参数一览表
	编号
	位置
	井口高程（m）
	成井深度
（m）
	监测层位

	
	经度
	纬度
	
	
	

	新建背景监测井
	102°56'30.84"E
	24°14'21.17″N
	1755.97
	50.0
	N

	新建污染监测井1
	102°56'29.86″E
	24°14'25.33″N
	1755.88
	50.0
	N

	新建污染监测井2
	102°56'26.90″E
	24°14'25.63″N
	1755.75
	50.0
	N



[image: ]
图5.3-52 本项目地下水长期跟踪监测井分布图
（3）地下水监测计划
监测对象为：评价范围内分布的三叠系上统和侏罗系下统下禄丰群（T3-J1）紫红色泥质粉砂岩裂隙水含水层。地下水跟踪监测井应按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）建设地下水监测井井口保护桩并安装相关标识标牌，项目建成投运后须委托有资质的环保监测单位实施地下水环境长期跟踪监测工作。
根据本项目主要地下水环境风险源污染特征，拟建项目地下水监测计划监测项目主要包括：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、耗氧量、氨氮、总磷和氟化物等，重点关注拟建项目下游地下水环境中总磷和氟化物的浓度变化情况。
监测频次：每年丰水期、枯水期两次监测。
[bookmark: _Toc528888054][bookmark: _Toc179638113][bookmark: _Toc534789731][bookmark: _Toc4082532]（4）应急响应措施
①应急预案
企业应按照国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现污废水或固废泄漏时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染物泄漏和扩散，降低地下水受污染程度。地下水污染应急预案应包括以下要点：如污水或固废泄漏时，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水受污染范围扩大；对泄漏至地面的污染物及时进行清理等的计划和实施方案。
②应急措施
1）厂区地面的防渗层、污废水输送管道等出现破损或破裂时，应及时对其进行修补，避免污废水发生渗漏。
2）对厂区泄漏至地面的污染物，须及时进行清理并妥善处置。
3）每年对地下水进行定期监测，若发现水质受到污染时，应增加监测频次， 并调查和确认污染源位置，采取有效措施及时阻断确认的污染源，以降低对地下水环境的污染。
4）为降低非正常情况下或突发情况下，在项目区发生污废水渗漏，或污废水外泄等非正常情况下或突发事故情况下，应加强地下水监测井的跟踪监测频率，若发现水质变化较大，应立即启动应急水源替代方案。
5）制定地下水污染应急响应预案，若监测井中发现地下水有污染情况发生，企业需及时进行排查。发现渗漏点后及时采取补救措施，避免污水继续下渗。
（5）地下水污染应急治理程序
制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序。
5.3.9.12地下水环境影响评价结论
（1）本项目评价范围内核心区域被上第三系（N）半固结粘土岩裂隙水含水层覆盖，区内地下水主要受大气降雨入渗补给，含水层主要受北西部大型采煤凹陷区GW2的影响，地下水总体上沿着地势隆起区向采煤凹陷区GW2中心呈现自南东向北西径流，最终汇流于北西侧采煤凹陷区GW2内。整体上，调查区地下水补径排条件相对较为清楚。
[bookmark: _Hlk114218003]（2）根据本次地下水环境现状监测数据显示，3个现状监测点所有指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，项目区及周边天然地下水环境现状良好。
（3）根据本次项目区地下水污染影响预测分析，后续项目建设过程中，在采取分区防渗措施基础上，严格执行地下水跟踪监测计划，本项目的建设和运营对周边地下水环境污染风险总体可控。
[bookmark: _Toc19353]（4）正常情况下，采取分区防渗、地下水污染防治措施后，对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，项目运营期不会对区域地下水环境产生明显影响。
（5）非正常情况下模拟循环水池持续渗漏情境中，主要污染因子氟化物模拟泄漏时间持续发生100天后，循环水池下游地下水中污染因子氟化物最大污染范围为2m，最大影响范围为18m；在泄露持续发生500天后，污染因子氟化物最大污染范围为8m，最大影响范围为49m；在泄露持续发生1000天后，污染因子氟化物最大污染范围为17m，最大影响范围为79m；在泄露持续发生2000天后，污染因子氟化物最大污染范围为38m，最大影响范围为129m；在泄露持续发生5000天后，污染因子氟化物最大污染范围为110m，最大影响范围为261m；在泄露持续发生7000天后，污染因子氟化物最大污染范围为162m，最大影响范围为336m。循环废水中总磷和砷最高浓度均低于Ⅲ类标准值，预测全时段内均不会引起地下水环境中总磷和砷浓度超标。
（6）根据水文地质图可知，本项目与二龙戏珠饮用水源地不属于同一水文地质单元，同时，二龙戏珠饮用水源地取水点位于P1二叠系下统，该地层为灰色鲕状灰岩，生物碎屑灰岩夹白云岩、白云质斑块状灰岩，溶洞暗河强烈发育；本项目分布于上第三系（N）半固结粘土岩裂隙水含水层覆盖区，南东部上游区域分布三叠系上统（T2）砂岩、粉砂岩、页岩裂隙水含水层结构孔隙及裂隙率发育程度较低，属于相对隔水层，本项目地下水评价范围与二龙戏珠饮用水源地保护区西部边界间被地表分水岭、经向构造系F3断层和低渗透性岩性组分隔，地下水水力联系程度较低，且本项目地下水主径流方向为自南东向北西径流，侧最终排泄于北西侧采煤凹陷区GW2，因此，本项目不存在污染二龙戏珠饮用水源的途径，对二龙戏珠饮用水源不存在直接影响影响。
（7）总体来说，在拟建项目充分落实分区防渗措施，严格按照防渗等级设计、建设和使用防渗工程，严格按照地下水监测计划对项目区周边地下水开展长期持续跟踪监测的基础上，发现监测数据异常立即查明原因并迅速处置，本项目的建设和运营对地下水环境影响可以接受。
5.2.4运营期声环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc294089210][bookmark: _Toc268592974][bookmark: _Toc294034012][bookmark: _Toc298849302][bookmark: _Toc294088763][bookmark: _Toc294088979][bookmark: _Toc294096166]5.2.4.1噪声源分析
本项目运行期噪声源主要为破碎机、筛分机、双螺旋洗矿机、双螺旋分级机、旋流器、泥石分离机、水泵、风机运转时产生的机械噪声，源强约75dB(A)～95dB(A)。项目主要噪声源强详见表3.5-14。通过选用低噪声设备、合理布局、基础减震，高噪声设备设置于厂房内，墙体隔声等措施，噪声值可降低10~25dB（A）。
5.2.4.2噪声影响预测
（1）预测模式
噪声预测按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）进行预测，在采取措施的情况下，建设项目主要噪声源全部同时正常运行时对厂界的影响及对声环境敏感点的影响。
①声源几何发散衰减公式


式中：Loct(r)——点声源在预测点产生声压级；
Loct(r0)——参考位置r0处的声压级；
r ——预测点距声源的距离，m；
r0 ——参考位置距声源的距离，m；
△Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面吸收效应引起的衰减量，其计算方法详见HJ/T 2.4-2021声环境部分）。
②声压级叠加公式
[image: 1676423833939]
式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB；
Li——某一个声压级，dB
③室内声源等效室外声源声功率计算方法：


式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
（2） 预测结果及影响评价
预测结果详见下表，东、南、西、北厂界为各厂界线接受点的最大值。
表5.2-69  各厂界噪声预测结果一览表    单位：dB（A）
	预测方位
	空间相对位置/m
	时段
	贡献值
（dB（A））
	标准限值
（dB（A））
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	厂界东
	136.74
	70.33
	1.2
	昼间
	61.31
	65
	达标

	
	
	
	
	夜间
	/
	55
	达标

	厂界南
	81.67
	12.14
	1.2
	昼间
	61.3
	65
	达标

	
	
	
	
	夜间
	/
	55
	达标

	厂界西
	14.99
	44.88
	1.2
	昼间
	62.33
	65
	达标

	
	
	
	
	夜间
	/
	55
	达标

	厂界北
	12.48
	176.49
	1.2
	昼间
	60.09
	65
	达标

	
	
	
	
	夜间
	/
	55
	达标
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图5.2-53 项目等声值线图



[image: 52887b79-e262-4996-83a9-99c022451aa4]
图5.2-54 东厂界线接受点预测结果图
[image: 425c38f2-be5b-4950-8b09-1c0e94b5dc2a]
图5.2-55南厂界线接受点预测结果图
[image: cd91c63d-ec14-48bd-acd3-5492a9165141]
图5.2-56北厂界线接受点预测结果图
[image: 5158eb53-b191-44ee-a4e2-048ec4dc4a66]
 图5.2-57西厂界线接受点预测结果图

由预测结果可知：本项目生产设备经采取措施及距离衰减后，厂界昼间贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值（即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）），夜间不生产，对周边声环境的影响较小。
（3） 敏感点影响分析
项目厂界 200m 评价范围内无声环境敏感目标，距离项目区最近的声环境敏感目标为厂界东南侧 346m 处的莲花塘村，项目运营期噪声对敏感目标影响较小。
（4）物料运输过程的影响分析
项目运输沿线会经过声环境敏感点，项目运输车辆正常行驶产生的噪声对声环境敏感点影响较小，为减轻项目对运输沿线声环境空气的影响，本评价建议采取如下噪声污染控制措施：
①车辆行驶过程中，尽量避免运输车辆超速、超载行驶，禁止通过城区及村庄时无故鸣笛；
②合理安排运输时间及路线。
5.2.4.3声环境影响评价结论
本项目运行期噪声源主要为破碎机、筛分机、双螺旋洗矿机、双螺旋分级机、旋流器、泥石分离机、水泵、风机运转时产生的机械噪声，源强约75dB(A)～95dB(A)。通过选用低噪声设备、合理布局、基础减震，高噪声设备设置于厂房内，墙体隔声等措施，噪声值可降低10~25dB（A）。
由预测结果可知：本项目生产设备经采取措施及距离衰减后，厂界昼间贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值（即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）），夜间不生产，对周边声环境的影响较小。
项目厂界 200m 评价范围内无声环境敏感目标，距离项目区最近的声环境敏感目标为厂界东南侧 346m 处的莲花塘村，项目运营期噪声对敏感目标影响较小。
从声环境影响角度，本项目的建设是可行的。
5.2.5运营期固体废物环境影响分析
5.2.5.1固体废物处置措施及其可行性分析
项目运行期的固废主要为一般固废和危险废物。一般固废包括尾渣、除尘器收尘灰、热风炉炉渣、循环水池沉渣、渗滤液沉渣、初期雨水收集池沉渣、废包装物、一体化污水处理设施污泥、化粪池污泥、生活垃圾、厨余垃圾；危险主要包括、废润滑油、废油桶、含油抹布。
一般固废
（1） 尾矿及沉渣
项目选矿过程中，洗矿废水经旋流器分级后，溢流进入浓缩罐，加入絮凝剂PAM混凝沉淀，沉淀后的底泥进入板框压滤机脱水，尾渣暂存于尾渣临时堆场。沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池，沉淀过程中会有少量沉渣产生，循环水池沉渣定期清掏，经板框压滤机脱水后，暂存于尾渣临时堆场。经洗矿后瓜子矿和块矿堆放过程中会有渗滤液产生，经渗滤液收集池沉淀后会有沉渣产生，渗滤液收集池定期清掏，经板框压滤机脱水后，暂存于尾渣临时堆场。经板框压滤机脱水后尾渣含水率约25%，产生量为53068.71t/a，39799.1t/a（干基）；尾渣经暂存后委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
本项目还未建成运行，根据《污染源源强核算技术指南 准则》 （HJ884-2018）推荐方式，采取类比法确定尾渣属性，本次评价类比华宁长新新型建材有限公司尾渣属性鉴别结果，本项目与华宁长新新型建材有限公司原料、生产工艺相似，具有可类比性。长新新型建材有限公司委托云南环绿环境监测技术有限公司于2024年8月12日取实验尾矿样，对尾矿进行了腐蚀性鉴别和浸出毒性实验，根据监测结果，本项目尾矿浸出的浓度均未超过《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》GB5085.1-2007标准，不属于危险废物，且任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》中最高允许排放浓度，属于第I类一般工业固体废物，可作为制砖原料综合利用。
华宁产业园区新庄片区（莲花塘）有多家生产页岩砖企业，根据相关资料，生产页岩砖中的页岩主要为硅质页岩，硅质页岩中SiO2含量为45%~80%，本项目尾矿中SiO2含量为52.69%，其含量较高，可完全替代页岩，用于生产页岩砖。以尾矿为粘结原料，煤为燃料，其重量百分比是：尾矿90、煤10；原料加工及混合：将尾矿筛分，过至少14目筛，搅拌均匀；成型：用全自动液压砖机轧制成型；烧结：烧成温度1080℃，烧结时间7小时，烧成时间28小时。因此，项目尾渣用于生产页岩砖是可行的。
对砖厂废气污染物达标排放影响分析：本项目对砖厂达标排放的影响主要为氟化物对废气的影响，根据原矿成分检测报告，项目水洗生产线的磷矿粉中含氟量为1.4%，原料中氟化物来源是氟磷灰石（化学式Ca5 F(PO4)3），根据《辽宁工程技术大学学报》 第22卷第2期氟磷灰石高温热分解特性与机理介绍：氟磷灰石类矿物热分解过程中氟的析出是一个十分复杂的物理、化学过程，由于氟析出的化学反应历程和反应中间产物的复杂性，试图通过建立每个基元反应的动力学方程来反映整个氟析出的反应动力学过程是十分困难的。根据 Garcia-Labiano 的观点，不考虑氟磷灰石类矿物中氟赋存形态和氟析出反应中间产物的差异，认为氟磷灰石类矿物中氟析出过程是由氟磷灰石类矿物中初始的固相氟直接转化为最终产物气相氟的过程，本文首次在固定床反应器上采用气态氟化物直接吸收方法对氟磷灰石类矿物的高温热分解特性进行了系统的实验与机理研究。实验采用气态氟化物直接吸收分析方法，分析氟磷灰石高温热分解特性，大气条件下加热温度和时间对氟析出的影响实验结果。从图3.4-1可以看出随加热温度的提高，氟析出率呈抛物线形式上升， 起始氟析出温度在715℃左右。页岩砖烧成温度1080℃，从图3.4-1可以看出温度1100℃时，氟化物的析出率为50%，项目尾渣产生量39799.1t/a（干基），根据元素平衡，进入尾渣中含氟量为0.34%，砖厂均配有石灰—石膏等湿法脱硫设施，对氟化物具有协同控制作用，烟气中的氟多数以氟化氢形式存在，烟气与脱硫塔内喷淋的石灰石浆液接触，氧化钙成分与氟化氢发生酸碱中和反应生产氟化钙沉淀。浆液中的硫酸钙晶体对氟化物有包裹吸附作用，促进氟化物随石膏外排。研究数据表明常规的湿法脱硫系统能够去除80%-95%的氟化物。页岩砖的原料页岩和煤中也含有氟化物，根据已批复的华宁凯烽陶业有限公司《年烧结10万吨磷粉矿及生产8000万块页岩砖技改项目环境影响报告表》，页岩成分检验单及煤质成分检验单可知，页岩中含氟量0.001%，煤中含氟量0.002%，采用双碱法脱硫设施协同处置氟化物，处理效率为85%。页岩砖生产中可以利用部分尾渣与页岩掺和使用，利用湿法脱硫设施对氟化物协同处置，对氟化物达标排放影响不大，砖厂运行过程中应定期委托监测公司对废气污染物进行例行监测，以确保废气达标排放。
建设单位已与华宁松树地发东建材有限公司签订了尾渣处置协议，为了保证尾渣的消纳能力，本次评价要求建设单位应至少与两家企业签订尾渣处置协议，两家企业尾渣的消纳能力应大于本项目尾渣产生量。若协议单位无法消纳本项目产生的尾渣、且无合法合理去处时，建设单位应停止生产，直到尾渣有合法合理去处时方可恢复生产，以保证本项目尾渣处置率100%。若砖厂不能消纳完本项目尾渣，本次评价建议作为磷矿矿山生态修复材料综合利用，本项目选矿采用水洗工艺，不添加药剂，尾渣成份与原矿成份类似，尾渣经脱水后含水率为25%，作为磷矿矿山生态修复材料综合利用是可行的。
本次评价要求建设单位应按照《尾矿污染环境防治管理办法（部令第26号）》相关要求对尾渣进行管理：
第六条：“产生尾矿的单位应当建立健全尾矿产生、贮存、运输、综合利用等全过程的污染防治责任制度，确定承担污染防治工作的部门和专职技术人员，明确单位负责人和相关人员的责任。”
第七条：“产生尾矿的单位和尾矿库运营、管理单位应当建立尾矿环境管理台账。产生尾矿的单位应当在尾矿环境管理台账中如实记录生产运营中产生尾矿的种类、数量、流向、贮存、综合利用等信息；尾矿库运营、管理单位应当在尾矿环境管理台账中如实 记录尾矿库的污染防治设施建设和运行情况、环境监测情况、污染隐患排查治理情况、突发环境事件应急预案及其落实情况等信息。尾矿环境管理台账保存期限不得少于五年，其中尾矿库运营、管理单位的环境管理台账信息应当永久保存。产生尾矿的单位和尾矿库运营、管理单位应当于每年1月31日之前通过全国固体废物污染环境防治信息平台填报上一年度产生的相关信息。”
第八条：“产生尾矿的单位委托他人贮存、运输、综合利用尾矿，或者尾矿库运营、管理单位委托他人运输、综合利用尾矿的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。”
综上，本项目产生尾渣外委作为制砖的原料综合利用，处置率达到100%是可行、可靠的。同时，对比《尾矿污染环境防治管理办法》（部令第26号）要求，本项目尾矿的处理方式是可行的。
（2）除尘器收尘灰
根据前文废气污染源核算，本项目除尘灰产生总量为310.76t/a，暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用，属于资源综合利用，处置措施可行。
（3）热风炉炉渣
项目滚筒烘干机以生物质热风炉为热源，会有热风炉炉渣产生，项目热风炉炉渣产生量77.02t/a，暂存尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用，属于资源综合利用，处置措施可行。
（4）初期雨水收集池沉渣
项目设置初期雨水收集池，用于初期雨水收集沉淀，会有沉渣产生，根据建设单位提供资料，初期雨水收集池沉渣产生量约为5t/a。与项目洗矿尾渣一起暂存尾渣临时堆棚，经暂存后委托砖厂作为制砖的原料综合利用。属于资源综合利用，处置措施可行。
（5）废包装物
项目由于絮凝剂、沾粘剂等原辅材料的使用，会有废包装物产生，主要为塑料包装材料，根据建设单位提供资料，项目每年产生的废弃包装约1t，统一收集后作为废品定期外卖给废品收购商。属于资源综合利用，处置措施可行。
  （6）袋式除尘器废布袋
项目布袋除尘器处理粉尘废气需定期更换布袋，会产生废布袋 ，产生量约为 2t/a，废布袋经收集后暂存于尾渣临时堆棚，交由厂家回收处理。属资源循环利用，处置方式可行。
（7）一体化污水处理设施污泥、化粪池污泥
项目区污泥主要来自化粪池及污水处理站，则化粪池污泥的产生量约 2.8kg/d ，0.84t/a；一体化污水处理站污泥产生量约为 0.68t/a，化粪池及污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏清运处置，属于无害化处理，处置方式可行。属于无害化处理，处置方式可行。
（8）生活垃圾
本项目劳动定员20人，厂区内设置食堂宿舍，生活垃圾产生量6t/a，按可回收利用和不可回收利用分类收集，不可回收利用部分收集后委托环卫部门清运处置。属于无害化处理，处置方式可行。
（9）厨余垃圾
本项目设置食堂，每天为员工提供两餐，食堂就餐人数约 20 人/d ，厨余垃圾产生量2.7t/a，按照《云南省人民政府办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的实施意见》（云政办发〔2011〕5号）要求，应委托有餐厨废弃物及废弃油脂处理资质的单位进行清运、处置。属于无害化处理，处置方式可行。
危险废物
（10）废油
    设备维修过程中会有废油产生，产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021），废油为危险废物，危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08，“车辆、轮船及其他机修维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。废油使用油桶收集后暂存于危废暂存间，委托资质单位处置，处置方式可行。
（11）废油桶
项目设备维修过程中使用润滑油、机油等，会产生一定量的废油桶，产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年修订），废油桶属于危险废物，危废类别：HW08其他废物，废物代码：900-249-08，“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。废油桶收集后暂存于厂区危废暂存间，委托资质单位处置，处置方式可行。
（12）含油抹布
项目检修过程中会产生少量含油抹布和手套，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油抹布和手套属于“危险废物豁免管理清单”中的“废弃的含油抹布、劳保用品”，危废代码900-041-49，豁免条件为未分类收集，豁免环节为全部环节。本项目含油抹布、手套分类收集后，暂存于厂区危废暂存间，委托资质单位处置，处置方式可行。
综上所述，项目一般固废均合理处置，危险废物均交由具有危废资质单位处理，处置措施可行，处置率100%，不会对环境造成大的影响。
5.2.5.2固体废物暂存设施设置合理性
（1）一般工业固废
项目设置1个尾渣临时堆棚，位于尾矿脱水区旁，钢架结构，面积1000m2，用于分区暂存脱水后的尾矿，以及循环水池沉渣、渗滤液收集池沉渣、初期雨水收集池沉渣、布袋除尘器除尘灰、热风炉炉渣的暂存，经暂存后委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
本项目尾矿临时堆场占地面积为1000m2，项目尾矿及各种沉淀渣、热风炉炉渣、除尘灰产生量为53461.49t/a，178.20m3/d，本项目尾矿临时堆场容积为3000m3，可满足尾渣等在本项目临时堆场内贮存16天，本项目尾矿临时堆场能满足贮存要求。
本环评要求尾渣堆棚根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求：堆棚四周应建有围墙，防止固废流失，且需设置顶棚，防止雨淋；按照重点防渗区进行防渗处理，防渗技术要求为等效粘土防渗层 M b≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s；为了便于管理，应按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.1-1995）设置环境保护图形标志。
（2）危险废物
项目设置危废暂存间1间，位于配电室旁，建筑面积10m2，用于暂存废矿物油、废油桶、含油抹布，定期委托资质单位处置，严格执行危废转移联单制度，地面进行防渗处理，设置导流沟、收集池，危废暂存间门口设置危险废物警示标识；盛装容器上张贴危废标识，并进行危废台账记录，相关台账应保存3年以上，以备相关管理部门检查。危废管理应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。
[bookmark: _Toc2461][bookmark: _Toc8849]危废暂存间设置要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》，所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施。危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023）的相关要求：
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s），或至少 2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
⑦贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物 贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
⑧贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
⑨在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最 小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮 存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
⑩贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。
5.2.5.3固体废物环境影响评价结论
尾渣、循环水池沉渣、渗滤液沉渣、初期雨水收集池沉渣经板框压滤机脱水后暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。热风炉炉渣、布袋除尘灰暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。废包装袋收集后项目区内暂存，定期外售给废品收购商。废布袋经收集后暂存于尾渣临时堆棚，交由厂家回收处理。化粪池及一体化污水处理设施污泥委托环卫部门清运处置。
生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。厨余垃圾委托有餐厨废弃物及废弃油脂处理资质的单位进行清运、处置。废润滑油、废油桶、含油抹布经统一收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位清运处置。
固体废物应分类管理，一般固废、危险固废应分别按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023）的要求设计，以避免对周围环境产生二次污染。同时，固废贮存场所应按GB15562.2的要求设置环境保护图形标志。
综上所述，项目产生的固体废物均得到妥善处置，处置率100%，处置措施合理可行，从一定程度上体现了固体废弃物无害化和资源化利用的原则。只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，固体废物对环境影响不大。
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本项目运营期对生态环境的影响主要来自选厂生产对生态环境影响,其影响不大。
（1）粉尘对植物、农作物的影响
矿石给料、运输、堆放、洗矿厂运行等过程中产生的粉尘会对附近的植物产生一定影响。粉尘降落在植物叶面上，吸收水分成为深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用；堵塞叶面气孔，阻碍叶面气孔的呼吸作用及水分蒸发，减弱调湿和机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产。粉尘的碱性物质能破坏叶面表层的蜡质和表皮茸毛，使植物生长减退，对其产生不利影响，本次评价提出对道路定期洒水，原料堆场、成品堆场定期洒水降尘，采取措施后能有效减小源强。加之，雨季雨水对植物表面进行冲刷，会将植物表面粉尘带走，故采取本次评价提出的相关环保措施后，本工程粉尘排放对周围植物产生的影响很小。
5.2.6.2生态环境影响评价结论
本项目为选矿项目，该区域主要为荒草地、农作地及灌草丛，景观价值不高，周围无自然风景区和名胜古迹，本项目生产主要污染物为颗粒物、二氧化硫及氮氧化物，通过采取措施后，对周边植被影响小。
综上，本项目对周边生态环境影响小，从生态影响角度看，本项目的建设是可行的。
5.2.7土壤环境影响评价
5.2.6.1土壤环境概况
（1） 土壤类型
根据国家土壤信息服务平台http://www.soilinfo.cn/map/网站查询，本项目及其200m范围内土壤类型主要为山原红壤，本次现状调查按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对现状厂区内的土壤环境进行了现状调查，并在调查的基础上分析了土壤污染现状及现有措施的可行性评估，提出改进的防治措施。
（2）土壤环境现状
根据土壤监测结果，占地范围内的4个土壤监测点位各项监测指标均小于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值。占地范围外2个土壤监测点位各项监测指标均小于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）中其他类用地筛选值。项目占地范围内及占地范围外各土壤监测点的pH值在5.73-6.84，含盐量SSC<1，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录D中表D.1土壤盐化分级标准，D.2土壤酸化、碱化分级标准，本项目土壤属于“未盐化”、“无酸化或碱化”。
5.2.6.2土壤评价等级
[bookmark: _Toc96867220][bookmark: _Toc95665371]本项目为磷矿洗矿，属于化学矿选矿类项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中“采矿业—化学矿采选”，土壤环境影响评价类别为II类。
项目总占地面积为1.924hm2，小于5hm2，占地规模为小型。根据现场勘查，项目周边涉及有耕地，其敏感程度为“敏感”，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中建设项目土壤环境影响评价工作等级表，本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。
5.2.6.3土壤环境影响类型及影响途径识别
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行），项目磷矿洗矿，对土壤的影响途径为废水、危险废物垂直入渗对土壤环境产生影响，废水的地表漫流，以及废气大气沉降对土壤环境产生的影响，因此，本项目土壤环境影响类型为污染影响型。
结合导则附录B中B.1进行识别，本项目对土壤的影响类型和途径见表5.2-69。
表5.2-69土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	酸化
	减化

	建设期
	
	
	
	
	
	
	

	运营期
	√
	√
	√
	
	
	
	

	服务期满后
	
	
	
	
	
	
	



根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）附录B中B.2进行识别，详见表5.2-70。
表5.2-70土壤环境影响源及影响因子识别
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子
	备注

	干擦生产线
	破碎、筛分
	大气沉降
	颗粒物
	/
	

	水洗生产线
	泥石分离、破碎、筛分
	大气沉降
	颗粒物
	/
	

	水洗生产线
	烘干烘干
	大气沉降
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
	/
	

	水洗生产线
	搅拌
	大气沉降
	颗粒物
	/
	

	原矿堆放区
	堆存、装卸、给料
	大气沉降
	颗粒物
	/
	

	产品堆放区
	堆存、装卸、卸料
	大气沉降
	颗粒物
	/
	

	水洗生产区
	洗矿
	地表漫流
	悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、锌、氟化物、汞、砷、总磷
	砷、氟化物
	

	水洗生产区
	循环水池池
	垂直入渗、地表漫流
	悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、锌、氟化物、汞、砷、总磷
	砷、氟化物
	

	危废暂存间
	废润滑油
	垂直入渗
	石油烃
	石油烃
	



[bookmark: _Toc1189]5.2.6.4土壤环境影响预测与评价
按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）8.5.1“污染影响型项目应根据环境影响识别出的特征因子选取关键预测因子”；8.7.2“污染影响型建设项目评价工作等级为一级、二级的，预测方法可参照附录E或进行类比分析”。本次评价对大气沉降、垂直入渗进行土壤污染影响预测，废水地表漫流进行定性分析。
（1）垂直入渗对土壤环境影响分析
①情景设置与预测因子选取
根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行），项目属于采选矿业中的化学矿选矿项目，其主要影响为废气沉降及废水垂直下渗对土壤的影响，本环评要求对水洗区、堆场、循环水池、事故池及渗滤液收集池进行防渗，在运营过程循环水池及渗滤液收集池可能发生瞬时源事故及持续源事故，瞬时源事故主要有循环水池及渗滤液收集池破损，废水漫流，但因废水漫流可直接发现，在短时间内能被发现且地面进行硬化，不会污染土壤。同时，渗滤液收集池废水量较少，对环境影响小。但循环池在非正常情况下发生池底泄漏及防渗系统破坏时，池底位置较隐蔽，不易发现，持续性的泄漏对土壤造成较大影响。根据洗矿实验废水水质可知，可能导致土壤超标的污染物有悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、铜、铬、六价铬、锌、铁、锰、硫化物、氟化物、汞、镉、砷、铅、总磷，本次评价选取重金属中污染物浓度最大的作为土壤预测评价因子，因此，本次评价选取污染物砷、氟化物作为土壤预测评价因子，砷在回水中的最大浓度为0.0008mg/L，氟化物1.19mg/L。
②预测模型选取
在本次评价中应用HYDRUS-1D软件求解非饱和带中的水分与溶质迁移方程。HYDRUS是由美国国家盐改中心（USSalinitylaboratory）于1991成功开发的一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，得到了广泛的认可与应用。能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。它也可以与其它地下水、地表水模型相结合，从宏观上分析水资源的转化规律。后经过众多学者的开发研究，HYDRUS的功能更加完善，已经非常成功的应用于世界各地地下饱和、非饱和带污染物运移研究。
（一）土壤水流运移模型
土壤水流运移模型可用来描述水分在土壤中的运移过程，本评价采用HYDRUS-1D自带的VanGenuchten-Mualem土壤水流模型来进行模拟预测，且在模拟中不考虑水流滞后的现象，方程为：
[image: ]





式中：—土壤残余含水率；

—土壤饱和含水率；

—有效饱和度；

—冒泡压力；

—土壤空隙大小分配指数；

—饱和水力传导系数；

—土壤空隙连通性参数，通常取0.5。
（二）土壤溶质运移模型
根据多孔介质溶质运移理论，考虑土壤吸附的饱和-非饱和土壤溶质运移的数学模型为：
[image: ]
式中：c—土壤水中污染物浓度，mg/L；

—土壤容重，g/cm3；
s—单位质量土壤溶质吸附量，MM-1；
D—土壤水动力弥散系数，m2/d；
q—渗流速率m/d；
t—时间变量，d；
A—吸附参数，一般取1。
本次预测不考虑土壤的吸附作用、根系吸收、热传导等作用，则方程可简化为《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录E中推荐的一维非饱和溶质垂向运移预测方法。一维非饱和溶质垂向运移控制方程：


式中：C—污染物介质中的浓度，mg/L；
D—弥散系数，m2/d；
q—渗流速率，m/d；
Z—沿Z轴的距离，m；
T—时间变量，d；
Θ—土壤含水率，%；

初始条件：
边界条件：
第一类边界Dirichlet边界条件：

连续点源：

非连续点源：
第二类Neumann零梯度边界：


（三）土壤溶质单位含量换算公式：



式中：M—土壤中溶质浓度，mg/kg；

—土壤含水率，选取饱和含水率（46%）；
c—溶质浓度，mg/L；

—土壤容重，g/cm3（平壤容重1.3）
（四）模型建立
本次评价预测深度为10m，土壤分层及预测点分布情况如下所示：
[image: 789]
图5.2-58土壤层分布及预测观测点分布图
（五）边界条件
1）水流模型
模型上边界为循环水池底部，考虑概化为大气边界，产流。下边界为潜水含水层自由水面，选为自由排水边界。
2）溶质垂向运移模型
不考虑土壤的吸附及与土壤反应，溶质运移模型上边界选择浓度通量边界，下边界选择零浓度梯度边界。
土壤概念模型：循环水池废水发生泄漏，对废水中典型污染物砷在包气带中的运移进行模拟。包气带主要为，根据水文地质勘察报告，场地内包气带厚度大于10m，本次评价取10m进行预测。
泄漏情景概化：由于循环水池底部接地发生泄漏时不易被发现，因此泄漏情景设定为发生泄漏60d后发现并采取治理措施，同时，预测时间取10年（3650天）。
③参数选取
HYDRUS-1D自带了12种典型土壤的水力参数，本次预测砂土的土壤水力参数值见表5.2-71，溶质垂向运移模型方程中相关参数取值见表5.2-72，本项目工程预测污染物浓度根据工程分析章节，为废水产生时浓度，废水浓度根据见表5.2-73。
表5.2-71土壤水力模型参数
	土壤层次
/cm
	土壤类型
	θr
	θs
	α
	n
	Κs
	Ι

	0～1000
	砂土
	0.034
	0.46
	0.016
	1.37
	6
	0.5


表5.2-72	溶质垂向运移模型参数
	土壤层次/cm
	土壤类型
	土壤容重ρ（g/cm3）
	纵向弥散系数DL/cm

	-100~-1100
	砂土
	1.3
	100


表5.2-73 污染物泄漏浓度
	序号
	污染物
	浓度（mg/L）
	浓度（mg/cm3）

	1
	砷
	0.0008
	0.0000008

	2
	氟化物
	1.19
	0.00119


④预测结果
（一）砷污染物影响预测结果
1）不同时间包气带预测结果
假设砷持续下渗60天，包气带土壤中As在60d（T1）、100d（T2）、500d（T3）、1000d（T4）和3650（T5）时不同时间段的含量如图5.2-59所示。
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图5.2-59不同时间节点，As浓度—深度的变化曲线图
由上图可知，发生泄漏后60d，污染物大约运移至地下4.92m处，在土壤顶层处污染物浓度最大，As的贡献浓度为8.0×10-7mg/cm3（0.00022mg/kg）；发生泄漏后100d，土壤顶层已不再有污染物，污染物向下迁移，污染物大约运移至地下6.89m处，在地下0.77m处的污染物浓度最大，As最大贡献浓度达到7.072×10-7mg/cm3（0.00021mg/kg）；发生泄漏后500d，污染物大约运移至地下9.98m处，在地下0.99m处的污染物浓度最大，As的贡献浓度为6.736×10-7mg/cm3（0.000181mg/kg）；发生泄漏1000天后，污染物已贯穿10m，在地下1.03m处的污染物浓度最大，As的贡献浓度为6.653×10-7mg/cm3（0.000179mg/kg）；发生泄漏3650天后，在地下1.12m处的污染物浓度最大，As的贡献浓度为6.5×10-7mg/cm3（0.000175mg/kg）
2）不同观测点，包气带预测结果
假设污染物持续下渗60天，包气带土壤中镉在地面下0.2cm（N1）、0.5m（N2）、1.5m（N3）、3m（N4）5m（N5）和10m（N6）时不同时间段的含量如图所示。
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[image: ][image: ]
图5.2-60 不同观测点As浓度—时间变化图

由上图可知，发生泄漏后3650的过程中，第60.745d地表下0.2m处的污染物浓度达到最大值，As最大贡献浓度为7.57×10-7mg/cm3(0.000204mg/kg)；第62.5144d地表下0.5m处的污染物浓度达到最大值，As最大贡献浓度为7.16×10-7mg/cm3（0.000193mg/kg）；第94.6162d时，地表下1.5m处的污染物浓度达到最大值，As最大贡献浓度为6.37×10-7mg/cm3（0.000172mg/kg）,10年后，地下3m处的污染物浓度为5.95×10-7mg/cm3（0.00016mg/kg）；地下5m处的污染物浓度为4.71×10-7mg/cm3（0.000127mg/kg）；地下10m处的污染物浓度为2.13×10-7mg/cm3（0.000057mg/kg）。
（二）氟化物影响预测结果
1）不同时间包气带预测结果
假设氟化物持续下渗60天，包气带土壤中As在60d（T1）、100d（T2）、500d（T3）、1000d（T4）和3650（T5）时不同时间段的含量如图5.2-61所示。
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图5.2-61 不同时间节点，氟化物浓度—深度的变化曲线图
由上图可知，发生泄漏后60d，污染物大约运移至地下4.92m处，在土壤顶层处污染物浓度最大，氟化物的贡献浓度为0.00119mg/cm3（0.32mg/kg）；发生泄漏后100d，土壤顶层已不再有污染物，污染物向下迁移，污染物大约运移至地下6.89m处，在地下0.77m处的污染物浓度最大，氟化物最大贡献浓度达到0.00108mg/cm3（0.0291mg/kg）；发生泄漏后500d，污染物大约运移至地下9.98m处，在地下0.99m处的污染物浓度最大，As的贡献浓度为0.00087mg/cm3（0.234mg/kg）；发生泄漏1000天后，污染物已贯穿10m，在地下1.03m处的污染物浓度最大，氟化物的贡献浓度为0.00081mg/cm3（0.218mg/kg）；发生泄漏3650天后，在地下1.12m处的污染物浓度最大，氟化物的贡献浓度为0.00072mg/cm3（0.193mg/kg）
2）不同观测点，包气带预测结果
假设污染物持续下渗60天，包气带土壤中镉在地面下0.2cm（N1）、0.5m（N2）、1.5m（N3）、3m（N4）5m（N5）和10m（N6）时不同时间段的含量如图5.2-62所示。
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图5.2-62  不同观测点As浓度—时间变化图
由上图可知，发生泄漏后3650的过程中，第60.745d地表下0.2m处的污染物浓度达到最大值，氟化物最大贡献浓度为0.00102mg/cm3(0.275mg/kg)；第62.5144d地表下0.5m处的污染物浓度达到最大值，氟化物最大贡献浓度为0.00092mg/cm3（0.0.250mg/kg）；第94.6162d时，地表下1.5m处的污染物浓度达到最大值，氟化物最大贡献浓度为0.00076mg/cm3（0.205mg/kg）,10年后，地下3m处的污染物浓度为0.00066mg/cm3（0.177mg/kg）；地下5m处的污染物浓度为0.00058mg/cm3（0.156mg/kg）；地下10m处的污染物浓度为0.00046mg/cm3（0.124mg/kg）。
（三）预测小结
结合以上垂直入渗对土壤环境的影响贡献值情况及土壤现状监测值，本评价选取砷污染物入渗后对土壤的最大贡献值（即地表土壤顶层的浓度贡献值）叠加土壤背景值分析对土壤的达标影响情况。具体见下表。
表5.2-74污染物垂直入渗预测结果表
	预测因子
	背景值
（mg/kg）
	最大贡献值
（mg/kg）
	预测值
（mg/kg）
	GB36600-2018第二类
用地风险筛选值
	GB36600-2018第二类
用地管控值
	是否达标

	砷
	12.23
	0.00022
	12.23022
	60
	140
	达标

	氟化物
	567.5
	0.32
	567.82
	16022
	32045
	达标

	注：由于污染物最大贡献值均在土壤表层，因此背景值取表层样现状监测最大值



预测结果显示，循环水池在发生防渗层破损及池底破裂，废水发生泄漏垂直下渗进入土壤层后，土壤中氟化物、砷的含量有轻微增加，贡献值叠加本底值后，砷污染物均小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值；氟化物浓度增加较少，贡献值叠加本底值后，可以达到《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023），因此事故状态下垂直下渗进入土壤对土壤环境的影响不大。
（2）大气沉降对土壤环境影响分析
1）预测情景设置
在影响识别的基础上，根据项目特征，设定本项目预测情景：生产过程中排放的粉尘，含有氟化物、砷，通过大气沉降对下风向耕地的影响进行预测。废气中污染物在干湿沉降作用下进入土壤层，进入土壤的污染物多为难溶态，在土壤吸附、络合、沉淀和阻留作用下，迁移速度较缓慢，大部分残留在土壤表层，极少向下层土壤迁移。本次评价假定废气中污染物全部沉降在土壤表层中，不考虑其输出影响；废气污染源排放量保持不变，均匀沉降在固定区域内；按最不利排放情况的影响进行考虑。
2）预测时段
预测时段分别为项目投产后1a、5a、10a。 
3）预测与评价因子
根据工程分析及环境影响识别结果，生产过程中排放的粉尘，含有氟化物、砷，氟、砷的含量按磷矿原矿组分进行核算，污染源强见下表。
表5.2-75  预测情景与预测因子一览表
	污染源
	预测情景
	预测因子
	排放量（t/a）

	无组织粉尘
	无组织粉尘通过大气沉降对下风向耕地的影响
	氟化物
	0.14

	
	
	砷
	0.01


4）预测方法
选用《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录E方法一进行预测分析。
[bookmark: _Toc16469][bookmark: _Toc26669]①单位质量土壤中某物质的增量可用下式计算：

式中：——单位质量表层土壤中某物质的增量，g/kg；
  ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某物质的输入量，g；
  ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某物质经淋溶排出的量，g；
  ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某物质经径流排出的量，g；
  ——表层土壤容重，kg/m3；
  A——预测评价范围，m2；
  D——表层土壤深度，一般取0.2m；
  n——持续年份，a。
[bookmark: _Toc19096][bookmark: _Toc23487]②单位质量土壤中某物质的预测值

——单位质量土壤中某物质的现状值，g/kg；
S——单位质量土壤中某物质的预测值，g/kg；
③参数选取
废气大气沉降参数选取
——则输入量为氟化物140000g/a，砷10000g/a。
、——根据导则要求，涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量，因此为0g/a、为0g/a。
——根据监测结果，表层容重1.43g/cm3、1430kg/m3
A——评价范围为项目区占地范围外200m内，因此A取值301623m2。
D——表层土壤深度取0.2m；
 5）预测结果
[bookmark: _Toc29230][bookmark: _Toc28308]预测结果详见下表 。
表5.2-76  土壤预测参数设置情况一览表
	污染源
	预测因子
	n（年）
	（kg/m3）
	A（m2）
	D（m）
	（g）
	（g）
	Rs（g）

	无组织废气
	氟化物
	1
	1430
	301623
	0.2
	140000
	0
	0

	
	
	5
	1430
	301623
	0.2
	140000
	0
	0

	
	
	10
	1430
	301623
	0.2
	140000
	0
	0

	
	砷
	1
	1430
	301623
	0.2
	10000
	0
	0

	
	
	5
	1430
	301623
	0.2
	10000
	0
	0

	
	
	10
	1430
	301623
	0.2
	10000
	0
	0



[bookmark: _Toc12234][bookmark: _Toc20308]表5.2-77  土壤预测结果一览表
	污染源
	预测因子
	n（年）
	Sb背景值（g/kg）
	（g/kg）
	预测值（g/kg）
	标准值（mg/kg）

	无组织废气
	氟化物
	1
	0.588
	0.0016
	0.5896
	16022

	
	
	5
	0.588
	0.0081
	0.5961
	16022

	
	
	10
	0.588
	0.0162
	0.6042
	16022

	
	砷
	1
	0.00778
	0.0001
	0.00788
	30

	
	
	5
	0.00778
	0.0006
	0.00838
	30

	
	
	10
	0.00778
	0.0012
	0.00898
	30



根据预测可知，本项目氟化物、砷通过大气沉降后不同年份（1a、5a、10a）进入土壤内的污染物逐年在增加，但增加量较小，砷可以达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值30mg/kg标准限制，氟化物可以达到《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023），对土壤环境影响可接受。
[bookmark: _Toc108045207]（3）废水地面漫流对土壤环境影响分析
若污水处理设施设置不合理，污水处理设施发生故障，污水管网破损等从而造成生产废水地面漫流对土壤的污染。本项目雨污分流，污水全部收集处理，加强监管，防治跑、冒、滴、漏，经分析，项目各项污水治理设施规模合理，能满足项目需求，分区防渗，能硬化的区域均进行硬化，正常情况下可以避免生产废水地面漫流；事故情况下，本项目设置1个容积500m3事故池，回水处理系统出现故障时，应暂停生产，将废水暂存于事故池中，待回水系统运行正常后，再进行回水，可保证非正常工况下废水不进入外环境。通过采取上述措施，可以避免废水地表漫流，不会对土壤环境造成大的影响。
5.2.6.5土壤污染防治措施
[bookmark: _Toc298849311][bookmark: _Toc294088989][bookmark: _Toc294089220][bookmark: _Toc294088773][bookmark: _Toc294034023]（1）源头控制措施
①从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。
②从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。
③节约用水，洗矿废水沉淀后循环使用，减少废水产生量。
④加强环境管理，定期对危废暂存间、生产设备、污染水池进行巡检、维修保养，及时发现可能引起事故的异常情况，消除事故隐患，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度；
⑤危险废物分类收集，严禁与一般固废混合，使用耐腐蚀的容器盛装，暂存于“防风、防雨、防晒、防渗”的危废暂存间；
（2）过程控制措施
从地面漫流、垂直入渗、大气沉降三个途径分别进行控制。
①地面漫流污染途径治理措施及效果
雨污分流，污水全部收集处理，加强监管，防治跑、冒、滴、漏，设置合理规模的污水处理设施，能硬化的区域均进行硬化，可以避免生产废水地面漫流。
涉及地面漫流途径须设置二级防控、地面硬化等措施。对于项目产生的废水（洗矿废水、渗滤液和初期雨水），必须保证不得流出厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保废水不得出厂界，选矿区（单元）围堰和环形导流沟暂存库地面设置环形沟A、本项目厂区一级防控。
②垂直入渗污染途径治理措施及效果
实施分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。委托有资质的单位进行设计、施工、建设，满足相关要求。
重点防渗区：危废暂存间、渗滤液收集池、事故池及循环水池、尾矿浓缩区、尾矿脱水区、尾矿临时堆场，危废暂存间达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗技术要求，即1m厚黏土层，渗透系数K≤1×10-7 cm/s或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10 cm/s。其他区防渗技术要求为等效粘土防渗层 M b≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s，各类池子应采用混凝土浇灌基础上通过涂抹环氧树脂等防渗材料等方式进行防渗。
一般防渗区：生产区、原矿堆放区、成品堆放区、隔油池、化粪池、生活污水处理站、中水池、初期雨水收集池，防渗技术要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7cm/s。
简单防渗区：办公生活区及道路等区域，在平整基础上进行水泥硬化。
[bookmark: _Toc121743815][bookmark: _Toc74921536]③大气沉降污染途径治理措施
项目运营期废气主要为破碎筛分粉尘、泥石分离粉尘、搅拌粉尘、烘干废气、以及原料、产品堆存粉尘、装卸粉尘、给料粉尘、输送及落料粉尘等，干擦生产线破碎筛分粉尘由3个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA001高空排放；水洗生产线破碎、筛分、泥石分离粉尘由4个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA002高空排放；烘干废气采取低氮燃烧+1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒DA003外排；搅拌粉尘1个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA004高空排放；原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；采用彩钢瓦对给料口进行半封闭，皮带输送机全线封闭，落料口设置在半封闭的钢结构产品堆料区内，在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘；厂区路面为混凝土硬化道路，定期清扫并洒水降尘，运输车辆进行遮盖。
（3）土壤环境跟踪监测
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）要求， 应制定土壤环境影响跟踪监测计划，建立土壤环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。土壤环境跟踪监测计划应向社会公开。
表5.2-78  土壤环境跟踪监测一览表
	功能区
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	执行标准

	厂区
	车间内水洗区用地
	总磷、氟化物、铜、铅、铬（六价）、镉、砷、汞、镍
	项目投产运行后每5年开展1次
	执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）第二类用地土壤污染风险筛选值标准

	厂区上
风向
	厂区外西南侧耕地
	总磷、氟化物、锌、铜、铅、铬、镉、砷、汞、镍
	
	执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中标准值



5.2.6.6土壤环境影响评价结论
根据项目土壤环境影响识别，项目磷矿洗矿，对土壤的影响途径为废水、危险废物垂直入渗对土壤环境产生影响，废水的地表漫流，以及废气大气沉降对土壤环境产生的影响。
本项目正常工况下不涉及废水地面漫流、垂直入渗对土壤环境的影响。非正常情况下，根据垂直入渗预测分析，循环水池在发生防渗层破损及池底破裂，废水发生泄漏垂直下渗进入土壤层后，土壤中氟化物、砷的含量有轻微增加，贡献值叠加本底值后，砷污染物小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值，氟化物可以达到《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023），因此事故状态下垂直下渗进入土壤对土壤环境的影响不大。
根据大气沉降预测分析可知，本项目氟化物、砷通过大气沉降后不同年份（1a、5a、10a）进入土壤内的污染物逐年在增加，但增加量较小，氟化物可以达到《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023），砷可以达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值30mg/kg标准限制。对土壤环境影响可接受。
本项目雨污分流，污水全部收集处理，加强监管，防治跑、冒、滴、漏，经分析，项目各项污水治理设施规模合理，能满足项目需求，分区防渗，能硬化的区域均进行硬化，正常情况下可以避免生产废水地面漫流；事故情况下，本项目设置1个容积500m3事故池，回水处理系统出现故障时，应暂停生产，将废水暂存于事故池中，待回水系统运行正常后，再进行回水，可保证非正常工况下废水不进入外环境。通过采取上述措施，可以避免废水地表漫流，不会对土壤环境造成大的影响。
综上，本项目运营对周围土壤环境影响可接受。


-- 221 --

5.2.8环境风险评价
[bookmark: _Toc27618][bookmark: _Toc96867239][bookmark: _Toc14569][bookmark: _Toc340][bookmark: _Toc11152][bookmark: _Toc29082][bookmark: _Toc95665378][bookmark: _Toc16744][bookmark: _Toc17383][bookmark: _Toc3455][bookmark: _Toc11624][bookmark: _Toc52351873]5.2.8.1评价依据
（1） 风险调查
根据本项目使用的原辅材料，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B判断，本项目的风险物质主要为润滑油、废润滑油；风险物质数量、分布等情况详见下表。
表5.2-79  风险调查一览表
	风险物质
	最大存储量（t）
	分布情况
	风险类型

	润滑油
	0.175
	厂房
	泄漏、火灾、爆炸

	废润滑油
	0.1
	危废间
	泄漏、火灾、爆炸



（2）环境风险潜势初判及评价等级划分
①危险物质数量与临界量比值计算（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中内容，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其HJ169-2018附录B中对应的临界量的比值Q。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B判断，本项目涉及润滑油、废润滑油属于附录 B 中规定的重点关注的危险物质。本项目危险物质数量与临界量比值 Q 值计算见表5.2-80。





表5.2-80  建设项目Q值确定表
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	润滑油
	/
	0.175
	2500
	0.00011

	废矿物油
	/
	0.1
	2500
	

	项目 Q 值∑
	0.00011



由上表可见，本项目Q值<1。则本项目风险潜势为I。
④评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），建设项目项
目环境风险评价工作等级划分表如下：
表5.2-81  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。



本项目只有少量风险物质（Q<1），本项目环境风险潜势划分为Ⅰ级，环境风险评价工作等级划分为简单分析。
5.2.8.2环境敏感目标概况
本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），按照 大气环境、地表水环境、地下水环境不同环境要素对环境敏感目标调查，具体如下表。
表5.2-82   项目环境敏感特征表
	类别
	环境敏感特征

	环
境
空
气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标
	相对
方位
	距离/m
	属性
	人口数

	
	1
	卡寨
	东北
	3043
	居住区
	40户，约150人

	
	2
	矣那左
	东
	2445
	居住区
	180户，约700人

	
	3
	新城村
	东北
	2477
	居住区
	300户，约1200人

	
	4
	阿路本村
	东南
	2150
	居住区
	200户，约800人

	
	5
	路脉喜
	东南
	2244
	居住区
	300户，约1200人

	
	6
	田房村
	东北
	1457
	居住区
	200户，约800人

	
	7
	赵家坟
	西南
	2100
	居住区
	400户，约1600人

	
	8
	铁埂村
	西南
	1704
	居住区
	180户，约700人

	
	9
	煤炭窝
	西南
	1793
	居住区
	200户，约800人

	
	10
	岔河
	西北
	2551
	居住区
	250户，约1000人

	
	11
	矣乍
	西北
	3353
	居住区
	300户，约1200人

	
	12
	普沼
	西南
	3624
	居住区
	180户，约700人

	
	13
	矣那冲
	东北
	2847
	居住区
	200户，约800人

	
	14
	下寨
	东北
	1424
	居住区
	200户，约800人

	
	15
	龙亩新寨
	东北
	3851
	居住区
	50户，约200人

	
	16
	里合寨
	东
	2322
	居住区
	500户，约1800人

	
	17
	大栗树箐
	东南
	2682
	居住区
	200户，约800人

	
	18
	龙亩
	东北
	3020
	居住区
	300户，约1200人

	
	19
	大平地
	东北
	1603
	居住区
	400户，约1600人

	
	20
	大栗树
	东南
	2695
	居住区
	300户，约1200人

	
	21
	斗白
	东北
	1487
	居住区
	200户，约800人

	
	22
	卡寨
	东边
	3062
	居住区
	400户，约1600人

	
	23
	白玉冲
	东北
	2621
	居住区
	180户，约700人

	
	24
	莲花塘
	东南
	350
	居住区
	200户，约500人

	
	25
	山寨
	东北
	948
	居住区
	250户，约1000人

	
	26
	沙果村
	东南
	3225
	居住区
	300户，约1200人

	
	27
	小箐
	西北
	2953
	居住区
	300户，约1200人

	
	28
	铁梗小学
	西南
	689
	学校区
	约200人

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	约500人

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	约10000人

	
	大气环境敏感程度E值
	E3

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	1
	龙珠河
	Ⅲ类
	/

	
	2
	龙洞河
	Ⅲ类
	/

	
	内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	地表水环境敏感程度E值
	E2

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	GW1（小箐龙潭）
	G3
	Ⅲ类
	0.5m≤Mb≤1.0m K≤1.0×10-6cm/s
	北西侧2.64km

	
	2
	GW2（西北侧积水潭）
	G3
	Ⅲ类
	0.5m≤Mb≤1.0m K≤1.0×10-6cm/s
	西北侧782m

	
	3
	GW3（莲花塘村积水塘）
	G3
	Ⅲ类
	0.5m≤Mb≤1.0m K≤1.0×10-6cm/s
	西南侧965m

	
	地下水环境敏感程度E值
	E3



5.2.8.3环境风险识别
（1）物质危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，风险物质为润滑油、废润滑油。

表5.2-83 润滑油危险特性
	标识
	中文名：润滑油
	英文名：lubricating

	理化性质
	外观与性状
	淡黄色粘稠液体
	闪点（℃）
	120~340

	
	自燃点（℃）
	300~350
	相对密度（水=1）
	934.8
	相对密度（空气=1）
	0.85

	
	沸点（℃）
	-252.8
	饱和蒸气压（KPa）
	0.13/145.8℃

	
	溶解性
	溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。

	燃烧爆炸危险
	危险特性
	可燃液体，火灾危险性为丙B类，遇明火、高热可燃
	燃烧分解产物
	CO、CO2等有毒有害气体

	
	稳定性
	稳定
	禁忌物
	硝酸等强氧化剂

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	
	环境危害
	/

	
	急救方法
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

	健康危害
	急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢行油脂性肺炎。

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗，就医。
眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。
食用：饮适量温水，催吐，就医。

	防护处理
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。
身体防护：穿防毒渗透工作服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区，人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建立应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堰或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储存要求
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混存。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	运输要求
	用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛放，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。
运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氯化剂、食用化学品等混装混运。



（2）生产系统危险性识别
生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环境保护设施等。
①生产装置风险识别
项目为磷矿洗矿项目，经调查，项目生产装置存在风险类别为洗矿生产线生产设备、洗矿废水输送设施故障，造成洗矿废水下渗或外排，污染土壤、地下水、地表水。
②储运设施风险识别
项目原料和产品均为固态，设备维修过程使用少量润滑油，润滑油、废润滑油暂存过程中泄漏，导致土壤、地下水、地表水污染。
③环保设施风险识别
生产废水处理设施：洗矿废水排入浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀，沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池（容积：1000m3）沉淀后回用于洗矿，不外排。瓜子矿、块矿堆放区下方设置一个5m3的渗滤液收集池，产生渗滤液水经渗滤液收集池收集后，泵至循环水池，沉淀后回用于生产，不外排。污水处理装置因存在故障不能正常工作，造成废水排放，污水处理站防渗层破裂或管道、阀门跑冒滴漏，会造成地表水、土壤、地下水污染。
危废暂存间：本项目设置危废暂存间1间，用于暂存废矿物油危险废物。若对废物暂存不当，暂存间防渗层破裂，会造成对地表水、地下水、土壤的污染。
  （3）风险识别结果
本项目环境风险类型为泄漏、火灾、爆炸。项目风险识别结果详见下表。
表5.2-84  建设项目环境风险识别表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标
	备注

	1
	水洗生产线
	洗矿设备
	生产废水
	泄漏
	地表水、地下水、土壤
	地表水、地下水、土壤
	

	2
	洗矿废水处理区
	浓缩罐、循环水池
	生产废水
	泄漏
	地表水、地下水、土壤
	地表水、地下水、土壤
	

	3
	危废暂存间
	危险废物暂存设施
	废矿物油、
	泄漏、火灾
	地表水、地下水、土壤
	地表水、地下水、土壤
	



5.2.8.4环境风险分析
（1）大气环境风险分析
润滑油等矿物油使用不当或泄漏遇明火有发生火灾、爆炸的风险。燃烧烟气会对周围大气环境造成一定影响，可能导致短期的环境空气质量超标。火灾时产生的烟气是物质在燃烧反应过程中分解生成的气态、液态、固态物质与空气的混合物。污染物主要为烟尘、CO、SO2、NO2等，由于项目周边空旷，空气扩散条件好，影响是短时间的，随着火灾扑灭影响逐渐消失。一旦发生事故，建设单位应立即启动应急预案，及时疏散人员，通知周边群众，并按规定上报相关部门。
（2）地表水环境风险分析
项目废润滑油发生泄漏时或发生火灾时，随地表径流可能会进入龙珠河，随后进入龙洞河，最终汇入曲江，会对龙珠河、龙洞河、曲江水质造成影响，项目废润滑油产生量、暂存量较小，环评要求危险废物暂存间地面进行重点防渗处理（1m厚黏土层，渗透系数K≤1×10-7cm/s或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10cm/s），并设置围堰、导流沟和收集池，发生泄漏时控制在围堰内，定期巡护检查，不会对地表水体造成大的影响。
本项目涉及地表水环境风险的装置主要为浓缩罐、循环水池等破损导致生产废水泄漏，导致废水非正常排放污染周边地表水。项目若发生非正常排放，废水会随地表径流可能会进入龙珠河，随后进入龙洞河，最终汇入曲江，会造成龙珠河、龙洞河、曲江中CODcr、砷、磷、氟化物等指标浓度增大，对水质造成影响，环评要求日常加强巡检，在厂区南侧设置事故应急池，保障收集事故下的排水，发现池体破损时及时进行修复，采取以上措施后，不会对地表水体造成大的影响。
扑灭火灾时会产生消防废水，本项目消防废水中含有石油类等，若不收集、处理直接外排随地表径流进入地表水体，会对龙珠河、龙洞河、曲江水质造成一定影响。事故情况下应对消防废水进行收集，做到消防废水不外排，若消防废水量过大，场内事故池容纳不了，采用沙包进行临时围堰，最大程度的将消防废水拦截在厂区。事故过后对事故废水进行水质监测分析，根据化验分析出来的受污染程度采用限流送入污水处理站或者委托第三方机构对污水进行处理。消防废水经合理处置后对地表水环境影响不大。

（3）地下水环境风险分析
本项目涉及地下水环境风险的装置主要为浓缩罐、循环水池、渗滤液收集池、危废暂存间等，浓缩罐、循环水池、渗滤液收集池防渗层破裂或管道老化腐蚀，会导致生产废水泄漏，污染地下水。危废暂存间地面开裂、防渗层破裂、围堰破损，危险废物容器破损，造成危险废物泄漏污染地下水。
对污水处理站、隔油池、化粪池、事故池、循环水池各个池体按照防腐、防渗要求建造，发生泄漏的可能性较低，污水输送管道采用防腐的高品质的材料，发生泄漏的概率小。危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的有关规定进行防腐防渗处理，危废桶放置在塑料托盘内，起到围堰和收集池作用，对地下水造成污染的概率低。项目严格按照《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）表7规定要求实施分区防渗，采取地下水污染防治措施后，对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，项目运营期不会对区域地下水环境产生明显影响。   
5.2.8.5环境风险事故防范措施
风险事故发生的规律表明：物质的不安全因素+管理缺陷→风险事故隐患+人的不安全行为→风险事故，“预防为主”是安全生产的原则，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到最低限度。项目建成后，公司需组建安全环保管理机构，配备专业人员，通过技能培训，承担公司运行中的环保安全.工作，并将制定适合本项目特点的环境风险事故控制措施。本项目风险管理及防范措施建议如下：
（1）危险废物的风险防范措施
①废矿物油等危险废物按《国家危险废物名录（2025年版）》进行分类收集，暂存于危废暂存间，暂存期不得超过1年，禁止与一般工业固废混合储存，委托有资质单位进行处置，按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）进行转移，严格执行危废转移联单制度，并制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，相关台账应保存3年以上，以备相关管理部门检查；
②危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的有关规定进行防风、防雨、防渗处理，并设置围堰、导流沟和收集池，将泄漏物控制在危废暂存间范围内；
③根据《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）表7规定要求实施分区防渗，将危废暂存间划分为重点防渗区，按照等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s技术要求进行防渗处理。
（2）火灾预防措施
①设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次；
②应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。
③要有完善的安全消防措施、平面布置应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位设备应设置DCS系统控制、完善的报警联锁系统以及水消防系统和ABC类干粉灭火器等。在必要的地方分别安装火灾探测器、有毒气体探测器、感烟或感温探测器等，构成自动报警监测系统，并且对该系统定期检查。
（3）废污水处理设施废水事故排放风险防范措施
①定期检查水处理构筑物、废水输送管线、回水设施等，主要检查构筑物有无变形、移位、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等，如发生上述情况应组织人员立即修复，同时强化设计、施工管理与监督，保证各污水处理设施建设质量可靠、在处理构筑物中有符合设计规范要求的停留时间；定期清掏循环水池、初期雨水收集池污泥，保证废水沉淀时间充足。
②设置1个容积400m3的事故池收集事故状态下的洗矿废水，可收集约4个小时的生产废水量，当洗矿废水处理装置发生故障时，立即停止生产，将事故废水收集进入事故池，避免高浓度洗矿废水进入外环境。当发生火炸事故时用于收集暂存消防废水，可以避免未处理的消防废水外排污染地表；
③事故过后对消防废水进行水质监测分析，根据化验分析出来的受污染程度采用限流送入污水处理站或者委托第三方机构对污水进行处理；
④污水处理设施必须制定严格的操作规程和管理制度；加强管理，对污水处理系统操作员工进行环保教育和职业技能培训，做到安全正常生产；
⑤根据《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）表7规定要求实施分区防渗，渗滤液收集池、事故池及循环水池按重点防渗区进行防渗处理，防渗技术要求为等效粘土防渗层 M b≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s，各类池子应采用混凝土浇灌基础上通过涂抹环氧树脂等防渗材料等方式进行防渗。
5.2.8.6应急要求
为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，建设单位应按《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，编制《突发环境事件应急预案》，并报当地环境主管部门进行备案，定期按照预案进行演练，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》进行预案修编。预案内容编制如下：
表5.2-85     突发环境风险应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	编制目的、编制依据、预案分级

	2
	公司基本情况
	对项目基本情况的调查，以及三废的产生、排放情况等

	3
	环境风险源及环境风险评价
	结合项目实际情况，进行环境风险源识别，并对识别出的风险事故进行分析，并对环境风险事故提出预防措施

	4
	应急组织机构及职责
	公司成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设安全环保组、现场处置组、疏散撤离组、后勤保障组、生产调度组，同时必须将单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报告给有关地方人民政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况

	5
	预防及预警
	明确环境风险源监控方法，规定预警行动，明确报警、通讯及联络方式

	6
	信息报告
与通报
	应急状态下的报警通讯方式为电话报告，发现重大事故应立即向厂值班室报警，值班室接到报警后，迅速向各救援队（包括通讯队、治安队、消防队、医疗队、抢修队、侦检抢救队、后勤队等）报警，通知各有关单位采取紧急措施，防止事故扩大，通知事故车间迅速查明事故原因，并将情况通知指挥部，治安队接到报警后，根据可能引起急性中毒和爆炸的浓度范围设置警戒线，封锁有关道路，避免无关人员进入，指挥各种抢救车车辆，有秩序进入抢救区域，安排好群众疏散路线，必要时通知厂门卫关闭厂门，禁止无关人员入厂围观

	7
	应急响应
与措施
	根据预案分级情况，不同制定分级响应机制，并针对各风险事故提出相对应的应急措施。事故现场控制后，协助华宁县环境监测站负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，现场指挥部要组织现场清理、人员清点和撤离，制定恢复生产、生活计划并组织实施

	8
	后期处理
	事故处置完后对造成的人员伤害进行善后处理，并对财产损失进行赔付，对突发事件进行总结

	9
	保障措施
	建立通讯保障组，确保突发事故中通讯及信息稳定；组织应急救援队，储备救援物资、救援医疗物品，预留应急经费

	10
	培训与演练
	定期组织员工进行突发事件培训，并进行考核。应急计划制定后，每六个月安排人员培训与演练一次，并对每次培训、演练进行记录、考核

	11
	奖惩
	制定奖励及责任追究制度，对在突发性环境污染事件应急工作中有突出贡献、成绩显著的部门和个人，依据有关规定给予表彰和奖励。

	12
	预案备案、发布和更新
	预案经内部评审及外部评审通过完善后，由公司有关主管领导签署发布，按规定报有关部门备案。随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急演练、应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案，预案修订完善后，由公司最高管理者重新发布
应急预案每三年更新一次，当生产工艺变更及预案组人员变动时，应及时更新本预案



5.2.8.7环境风险分析结论
项目危险物质主要是润滑油、废润滑油、生产废水，风险源为危险废物暂存间、浓缩罐、循环水池、渗滤液收集池，项目环境风险潜势为Ⅰ，项目风险事故为泄漏、火灾事故引起大气、地表水、土壤和地下水污染等，但其发生概率较小、影响范围和程度较小，建设单位需编制应急预案报当地生态环境局备案，开展针对性应急预案演练，严格落实各项风险防范措施，加强风险事故应急培训等措施后，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响，做到环境风险可控。

表5.2-86   建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	年加工分选90万吨磷矿石建设项目

	建设地点
	（云南）省
	（玉溪）市
	（/）区
	（华宁）县
	（/）园区

	地理坐标
	经度
	102°56′23.68″
	纬度
	24°14′34.66″

	主要危险物质及分布
	本项目主要危险物质为是润滑油、废润滑油，润滑油及废润滑油最大储存为0.275t/a，使用桶装，暂存于危废暂存间及仓库；

	环境影响途径及危害后果
	废润滑油若发生泄漏，可能下渗最近进入地下含水层，污染地下水水质；外泄进入地表水体污染河流水质。
洗矿废水若发生泄漏，可能下渗最近进入地下含水层，污染地下水水质、土壤；外泄进入地表水体污染河流水质。

	风险防范措施要求
	按要求防渗、设置警示牌、定期巡检。制定完善应急预案；生产废水设置事故应急池

	填表说明
	项目经风险调查、风险潜势初判，确定项目风险潜势为Ⅰ，仅对项目进行简单分析
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施工期间主要大气污染物为施工扬尘和施工机械尾气。
为降低施工扬尘对周围环境空气的影响，环评建议采取以下措施：建筑材料堆放过程中进行覆盖；施工过程中和施工场地清扫过程中洒水降尘；运输车辆进行遮盖，防止沿途遗撒；车辆进入施工场地限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水；
施工期燃油废气通过采取选用符合国家标准的运输车辆，对机械设备进行定期维修，降低机械故障率，选用合格柴油，减少怠速时间，避免猛提速等高燃耗操作，尾气自然扩散。
通过这些措施可减小施工期废气对外环境的影响。能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求，即厂界外浓度最高浓度颗粒物≤1.0mg/m3。所采取的措施经济可行。
6.1.2施工期废水污染防治措施及其可行性论证
建设期的污废水主要来自于施工废水、施工人员的生活污水。
施工废水中主要污染物为SS，施工废水经收集沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排。
建设期施工人员不在施工场地食宿，生活污水主要为盥洗废水，收集沉淀后全部回用于施工洒水降尘及绿化，不外排。
综上，项目建设期废水均能得到有效处理，采取的措施可行，建设期废水对周边水环境影响较小。
6.1.3施工固废处置措施及其可行性论证
施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、工程施工产生的建筑垃圾。施工过程中，生活垃圾统一收集后，并入园区生活垃圾清运、处置。建筑垃圾采取分类收集、分类处置的措施，其中可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的按照当地住建部门的要求妥善处理。
本项目施工期固废得到有效处置，处置率达到100%，处置措施可行。
6.1.4施工噪声污染防治措施及其可行性论证
（1）采用低噪声设备，并对设备定期维修、养护；
（2）合理安排施工时间，禁止夜间施工；
（3）合理布局，避免高噪声设备集中布置，高噪声设备远离场界布置；
（4）合理安排运输时间、禁鸣、限载、限速。
以上措施从声源源强及噪声传播途径对噪声影响进行了有效控制，而且建设期噪声会随施工结束而停止，采取以上措施可行。
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[bookmark: _Toc96867231]6.2.1废水污染防治措施及其可行性论证
6.2.1.1废水污染防治措施及其规模合理性分析
项目采用雨污分流制，初期雨水经400m3的初期雨水收集池收集沉淀后回用于生产，不外排。项目食堂污水经隔油池（1个，容积为2m3）预处理后与其他部分生活污水经化粪池（1个，容积5m3）处理后， 排入一体化污水处理设备（1套，处理能力为5m3）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路降尘标准，暂存于中水池（1个，容积15m3），晴天回用于厂区道路洒水降尘，不外排。项目生产过程中生产废水主要为洗矿废水和块矿、瓜子矿渗滤液，洗矿废水排入浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀，沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池（容积：1000m3）沉淀后回用于洗矿，不外排。块矿、瓜子矿渗滤液经渗滤液收集池（容积：5m3）收集沉淀后，泵至循环水池，沉淀后回用于生产，不外排。
表6.2-1  项目废水污染防治措施及其规模合理性一览表
	污染源
	废水量
	污染防治措施
	数量
	规模
	规模合理性

	初期雨水
	309.88m3/次，48031.4m3/a
	初期雨水收集池
	1个
	400m3
	合理

	生活污水
	1.7m3/d
	隔油池
	1个
	2m3
	合理

	
	
	化粪池
	1个
	5m3
	合理

	
	
	一体化污水处理设施
	1个
	5m3
	合理

	
	
	中水池
	1个
	15m3
	合理

	洗矿废水
	1634.33m3/d，102.15m3/h
	浓缩罐
	1个
	500m3
	混凝沉淀时间为4h，则浓缩罐容积不应小于408.6m3，本项目设置1个容积500m3的浓缩罐，可满足项目需求。

	
	
	循环水池
	1个
	1000m3
	项目洗矿废水、块矿及瓜子渗滤液合计为1646.2m3/d，102.65m3/h，分别经浓缩罐、渗滤液收集池沉淀后，泵至循环水池沉淀后回用于洗矿生产，项目设置1个容积1000m3的循环水池，可储存废水9h以上，能够满足项目生产需求。

	块矿、瓜子矿渗滤液
	11.87m3/d，0.5m3/h
	渗滤液收集池
	1个
	5m3
	可收集10h渗滤液，产生渗滤液水经渗滤液收集池收集后，泵至循环水池沉淀后回用于生产，可满足项目需求。


6.2.1.2废水污染防治措施可行性分析
（1）生活污水回用道路洒水降尘不外排的可行性和可靠性
①生活污水处理工艺可行性分析
项目一体化污水处理设施采用A/O法生物处理工艺。A级是缺氧生物处理，兼氧微生物利用有机碳源作为电子供体，能将污水中的NO2-N、NO3-N转化成N2达到脱氮的目的，从而消除了氮的富营养化污染，同时又去除了部分有机物。通常厌氧消化对生化性较好的废水中的COD去除率可达60%左右。O级是好氧生物处理，是为了使有机物得到进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完成的情况下，使硝化作用能顺利进行，在O级池中主要存在好氧微生物和自养型细菌（硝化菌）。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O；自养型细菌（硝化菌）能将污水中NH3-N转化为NO2-N、NO3-N。O级池的出水部分回流到A级，为A级池提供电子接受体，通过硝化作用最终消除氮污染。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》 （HJ1122-2020）附录 A“表 A.1 污水处理可行技术参考表”，缺氧好氧（A/O）属于可行技术。
②回用水质可行性分析
生活污水中主要污染物为SS、BOD5、CODcr、NH3-N等，类比同类项目，生活污水中的各污染物浓度为CODcr：350mg/L、BOD5：150mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：7mg/L、SS：250mg/L、动植物油：35mg/L。A/O生物处理工艺处理各项污染物的去除率为CODcr：95%、BOD5：95%、NH3-N：70%、TP：90%、SS：90%，经核算，项目生活污水经污水处理设施处理后水质可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的“道路清扫、绿化”标准限值。
③回用水量可行性分析
项目生活污水产生量1.36m3/d，408m3/a，项目生活污水经污水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的“道路清扫、绿化”标准，晴天回用于厂区道路洒水降尘，晴天道路洒水量为 16.8m3/d ，3528m3/a。生活污水产生量小于道路降尘用水量。因此，本项目生活污水能够全部回用于厂区道路洒水降尘，不外排。
由于雨天厂区道路不需要洒水降尘，项目废水处理达标后暂存于1个容积为15m3的清水池，能够容纳11天以上的废水，晴天回用于道路浇洒，项目废水雨季不外排，不会对地表水体造成大的影响。
  （2）生产废水回用生产不外排的可行性和可靠性
①回用水质可行性分析
洗矿废水中主要污染物为SS，建设单位设置1个500m3的深锥浓密桶，携带尾矿的溢流水经管道输送至浓缩桶，加絮凝剂PAM混凝沉淀后，上清液进入循环水池二次沉淀后回用于洗矿生产作业，无相应的回水水质要求。项目生产工艺采用水洗工艺，水主要是起到降低矿石中的含泥量，因此工艺用水对水质要求不高，且项目洗矿工艺无药剂加入，只要在能够保证循环水泵效率的前提下，即生产废水中含悬浮物不能过高，生产废水就可回用于生产。根据多年的行业运行经验，产生的洗矿废水经混凝沉淀后，直接回用于洗矿对洗矿工艺无明显的影响，故从选矿用水水质角度分析，项目选矿废水经浓缩罐混凝沉淀、循环水池沉淀后，能够满足生产用水水质要求，洗矿废水回用是可行的。
②回用水量可行性分析
根据水量平衡分析可知，本项目水洗生产线处理规模为45万t/a，1500t/d，本项目磷矿原矿含水率为9.72%，则由磷矿原矿带入水量为145.8m3/d。给料、泥石分离、破碎、筛分过程中，均不添加生产用水，洗矿环节加入生产用水，使矿浆浓度为40%左右，则洗矿机需补充水量为1885.5m3/d，其中，回用水量为1646.2m3/d，新水量为239.3m3/d。洗矿废水产生量小于洗矿用水量，因此，可以做到洗矿废水全部回用于洗矿不外排，故从回用水量角度分析，洗矿废水回用是可行的。
（3）初期雨水回用于生产不外排的可行性和可靠性
 根据水量平衡分析可知，洗矿用水量为1885.5m3/d，565650m3/a，其中，回用水量为1646.2m3/d，493860m3/a，仍需补充水量为71790m3/a，大于初期雨水量48031.4m3/a。初期雨水中污染物主要为SS，洗矿用水对水质要求不高，初期雨水可满足洗矿用水水质要求，因此，本项目初期雨水可全部回用于生产不外排，后期雨水经排水沟外排。
[bookmark: _Toc96867232]6.2.2地下水污染防治措施及其可行性分析
6.2.2.1地下水污染防治措施
（1）源头控制措施
建设项目从源头进一步加强生产车间及污染排放环境管理要求，严格按照国家或行业相关技术规范的要求，对生产车间、污水储存构筑物采取相应的污染控制措施，以防止和降低液体污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。可采取的源头污染控制措施包括：
针对生产废水，洗矿废水排入浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀，沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池（容积：1000m3）沉淀后回用于洗矿，不外排。块矿、瓜子矿渗滤水在瓜子矿、块矿堆放区下方设置一个5m3的渗滤液收集池，产生渗滤液水经渗滤液收集池收集后，泵至循环水池，沉淀后回用于生产，不外排。
针对生活污水，项目食堂污水经隔油池（1个，容积为2m3）预处理后与其他部分生活污水经化粪池（1个，容积5m3）处理后， 排入一体化污水处理设备（1套，处理能力为3m3/d）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路降尘标准，暂存于中水池（1个，容积15m3），晴天回用于厂区道路洒水降尘，不外排。
针对初期雨水，在厂区最低点设置一个400m3初期雨水收集池，初期雨水经收集沉淀后回用于生产。
厂区设事故储存设施。事故时，来自厂区的事故废水、雨水、泄漏的工艺物料应进入事故水池。
管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。生活污水、初期污染雨水等可采用埋地敷设。
对厂区的防渗措施进行定期排查，对未采取防渗措施或防渗层因年久老化失效的，应及时进行替换更新，避免渗漏污染浅层地下水问题。
（2）分区防渗措施
实施分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。委托有资质的单位进行设计、施工、建设，满足相关要求。
重点防渗区：危废暂存间、渗滤液收集池、事故池及循环水池、尾矿浓缩区、尾矿脱水区、尾矿临时堆场，危废暂存间达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗技术要求，即1m厚黏土层，渗透系数K≤1×10-7 cm/s或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10 cm/s。其他区防渗技术要求为等效粘土防渗层 M b≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s，各类池子应采用混凝土浇灌基础上通过涂抹环氧树脂等防渗材料等方式进行防渗。
一般防渗区：生产区、原矿堆放区、成品堆放区、隔油池、化粪池、生活污水处理站、中水池、初期雨水收集池，防渗技术要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7cm/s。
简单防渗区：办公生活区及道路等区域，在平整基础上进行水泥硬化。
（3）地下水污染监控
按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水二级评价应布设3个跟踪监测点。
项目布设地下水污染跟踪监测点3个，分别为新建背景监测井（E102°56'30.84"、N24°14'21.17″）、新建污染监测井1（E102°56'29.86″、N24°14'25.33″）、新建污染监测井2（E102°56'26.90″、N24°14'25.63″）。监测井基本信息见表5.2-66。
监测因子包括：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、耗氧量、氨氮、总磷和氟化物等。
监测频率：每年丰水期、枯水期两次监测，每次监测两天。
（4）应急响应措施
①制定地下水污染应急响应预案，并进行演练，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。一旦发现废水泄漏立即采取应急防控措施，查找并阻断泄漏源头，减少事故泄漏的污染。
②发现地下水质出现异常现象时，加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目，查出原因以便进行补救；同时及时上报当地环保部门及其他相关部门，采取应急措施，查出原因以便进行补救。
③一旦发生地下水污染事故，应及时查明地下水污染原因，如是事故池等渗漏造成，应及时采取补救防渗措施。随后依据查明地下水污染分布特征及迁移转化特征及污染区水文地质条件，在南侧事故池和南侧积水潭之间采取相应的污染修复措施（如抽取处理技术、地下水原位修复技术、渗透性反应墙（PRB）技术等）。
④在严重的应急条件下，在污染源下游打截污井抽水并在事故池等下游设置防渗帷幕等措施，以防止地下水环境大面积恶化。加强渗漏点查找，并采取相应补救措施。
⑤厂区监测点监测到地下水污染异常，应在项目区和南侧积水潭之间采取地下水污染修复措施。
6.2.2.2地下水污染防治措施可行性
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境保护措施，主要从源头控制、分区防控、跟踪监测、应急响应等方面进行保护。项目采取的措施分别从以上几个方面对地下水环境污染预防和治理，且也是常见的地下水污染防治措施，经济、技术可行。
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6.2.3.1废气污染防治措施
项目运营期废气主要为破碎筛分粉尘、泥石分离粉尘、搅拌粉尘、烘干废气、以及原料、产品堆存粉尘、装卸粉尘、给料粉尘、输送及落料粉尘等。项目废气污染防治措施详见下表。
表6.2-2 项目废气污染防治措施一览表
	污染源
	污染物
	处理措施及排放去向

	干擦生产线破碎、筛分
	颗粒物
	3个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA001高空排放，处理效率99%

	水洗生产线泥石分离、破碎、筛分
	颗粒物
	4个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA002高空排放，处理效率99%

	水洗生产线烘干废气
	颗粒物
	低氮燃烧+1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒DA003外排，颗粒物去除效率99.7%，氮氧化物去除效率30%

	水洗生产线搅拌粉尘
	颗粒物
	1个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA004高空排放，处理效率99%

	干擦生产线破碎、筛分无组织粉尘
	颗粒物
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施

	水洗生产线泥石分离无组织粉尘
	颗粒物
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施

	水洗生产线破碎、筛分无组织粉尘
	颗粒物
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施

	水洗生产线搅拌无组织粉尘
	颗粒物
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施

	原矿、产品堆存粉尘
	颗粒物
	原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施

	装卸粉尘
	颗粒物
	原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘

	厂内运输扬尘
	颗粒物
	厂区路面为混凝土硬化道路，定期清扫并洒水降尘，运输车辆进行遮盖

	皮带输送及落料口粉尘
	颗粒物
	皮带输送机全线封闭，落料口设置在半封闭的钢结构产品堆料区内，顶棚设置喷雾降尘设施

	上料
	颗粒物
	采用彩钢瓦对给料口进行半封闭，顶棚设置喷雾降尘设施，给料时喷雾降尘

	食堂油烟
	油烟
	食堂油烟经油烟净化器处理后外排



6.2.3.2废气污染防治措施可行性
（1）无组织颗粒物治理措施可行性分析
根据预测分析，本项目采取措施后项目无组织排放的TSP最大落地浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值（900ug/m3），对周围环境影响较小，措施可行有效。
（2）有组织废气排放措施可行性
烘干设备以热风炉为热源，根据《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020），其有组织废气治理措施具体可行性分析详见表6.2-3。
表6.2-3 废气污染防治推荐可行技术
	生产工序
	推荐可行废气治理技术
	项目采用废气治理技术
	是否可行

	烘干
	除尘器：静电除尘器、袋式除尘器、电袋除尘器、湿式除尘器、其他
	低氮燃烧+旋风除尘器+袋式除尘器
	可行


[bookmark: _Toc96867234]根据上表对比可知，本项目采用的烘干废气治理技术符合《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），故项目废气治理技术可行。本次评价要求项目建设过程中应委托有资质的环保工程单位对集气罩、除尘器进行设计、施工，以保证集气效率达到90%，除尘效率达到99%。
项目破碎、筛分、泥石分离、搅拌粉尘采用袋式除尘器处理。布袋除尘器主要由滤袋、袋架和壳体组成，壳体由箱体和净气室组成，布袋安装在箱体与净气室中间的隔板上。含尘气体进入箱体后，粉体产生惯性、扩散、粘附、静电作用附着在滤布表面，清洁气体穿过滤布的孔隙从净气室排出，滤布上的粉尘通过反吹或振击作用脱离滤布而堕入料斗中。袋式除尘器具有以下特点：
1）除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达99%以上。
2）使用灵活，处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米，可以作为直接设于室内，机床附近的小型机组，也可作为大型的除尘室，即“袋房”。
3）结构比较简单，运行比较稳定，初投资较少，维护方便。
影响布袋除尘器长期稳定运行的主要因素是清灰效果下降造成滤袋等设施寿命下降，造成无法稳定运行。布袋除尘器采用分室听风脉冲喷吹清灰技术后，喷吹一次可达到彻底清灰的目的，清灰周期长，降低了清灰能耗，同时滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应降低，从而成倍提高滤袋与阀片的寿命，可在后期运行中保证对含尘废气的处理效果，保证长期稳定达标。
达标可靠性：经前文核算预测，项目泥石分离、破碎工段，搅拌工段产生有组织排放的颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中排放限值（即颗粒物≤120mg/m3）。
根据预测分析，正常排放下，本项目PM10、PM2.5对评价区域内各关心点、网格点最大落地点的日均、年均地面浓度贡献值、预测值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准中日均、年均浓度限值，对各关心点影响较小。本项目SO2、NO2对评价区域内各关心点、网格点最大落地点的小时、日均、年均地面浓度贡献值、预测值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准中小时、日均、年均浓度限值，对各关心点影响较小。
综上，对项目各生产过程中产生的粉尘进行处理技术是可行的。
6.2.4噪声污染防治措施及其可行性分析
6.2.4.1噪声污染防治措施
（1）选用低噪声设备，加强设备维护和保养，合理布局，高噪声设备远离场界布置。
（2）合理布局，高噪声设备远离厂界布置。
（3）生产设备均布置于车间内，利用墙体隔声。
（4）对生产设备安装减震垫进行设备基础减震处理，对风机等空气空力学噪声在气流进出气管上安装消声器。
（5）厂区四周加强绿化，场界四周种植高大乔木，加强对噪声的隔阻效果。
（6）加强管理，减少运输车辆的噪声影响，在厂区设置明显的指示牌加以引导，禁止车辆在厂区鸣笛，注意控制车速。
6.2.4.2噪声污染防治措施可行性分析
隔声：是把一个噪声源或是把需要安静的场所封闭在一个小的空间中，与周围环境隔绝起来，一般噪声值可降低25～30dB(A)，具有投资少、管理费用低的特点，因此是许多工厂控制噪声最有效的措施之一。
减振：机器在运转时把振动传到基础、地板甚至整个建筑物，成为噪声源发射噪声，采用减振和软连接等措施可减弱设备传给基础的振动，达到降低噪声的目的，一般可降低5～10dB(A)。
消声器：消声器是一种允许气流通过使声能衰减的装置，一般安装在空气动力设备的气流通道上，可以降低设备噪声 15～40dB(A)之间，并且具有结构简单，使用寿命长，便于安装、维护的特点。
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），噪声的技术防治措施为：噪声源控制措施；噪声传播途径控制措施；声环境保护目标自身防护措施。而项目采取的噪声防治措施满足以上三个特点，且在生产上是较为常见和有效的噪声防治措施，简单易行，便于实施。根据噪声预测结果，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区排放限值；本项目采取的噪声污染防治措施经济、技术可行，满足达标排放要求。
[bookmark: _Toc96867235]6.2.5固废污染防治措施及其可行性分析
6.2.5.1一般固废处置措施可行性分析
（1）尾矿及沉渣
项目选矿过程中，洗矿废水经旋流器分级后，溢流进入浓缩罐，加入絮凝剂PAM混凝沉淀，沉淀后的底泥进入板框压滤机脱水，尾渣暂存于尾渣临时堆场。沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池，沉淀过程中会有少量沉渣产生，循环水池沉渣定期清掏，经板框压滤机脱水后，暂存于尾渣临时堆场。经洗矿后瓜子矿和块矿堆放过程中会有渗滤液产生，经渗滤液收集池沉淀后会有沉渣产生，渗滤液收集池定期清掏，经板框压滤机脱水后，暂存于尾渣临时堆场。经板框压滤机脱水后尾渣含水率约25%，产生量为53068.71t/a，39799.1t/a（干基）；尾渣经暂存后委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
本项目还未建成运行，根据《污染源源强核算技术指南 准则》 （HJ884-2018）推荐方式，采取类比法确定尾渣属性，本次评价类比华宁长新新型建材有限公司尾渣属性鉴别结果，本项目与华宁长新新型建材有限公司原料、生产工艺相似，具有可类比性。长新新型建材有限公司委托云南环绿环境监测技术有限公司于2024年8月12日取实验尾矿样，对尾矿进行了腐蚀性鉴别和浸出毒性实验，根据监测结果，本项目尾矿浸出的浓度均未超过《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》GB5085.1-2007标准，不属于危险废物，且任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》中最高允许排放浓度，属于第I类一般工业固体废物，可作为制砖原料综合利用。
华宁产业园区新庄片区（莲花塘）有多家生产页岩砖企业，根据相关资料，生产页岩砖中的页岩主要为硅质页岩，硅质页岩中SiO2含量为45%~80%，本项目尾矿中SiO2含量为52.69%，其含量较高，可完全替代页岩，用于生产页岩砖。以尾矿为粘结原料，煤为燃料，其重量百分比是：尾矿90、煤10；原料加工及混合：将尾矿筛分，过至少14目筛，搅拌均匀；成型：用全自动液压砖机轧制成型；烧结：烧成温度1080℃，烧结时间7小时，烧成时间28小时。因此，项目尾渣用于生产页岩砖是可行的。
对砖厂废气污染物达标排放影响分析：本项目对砖厂达标排放的影响主要为氟化物对废气的影响，根据原矿成分检测报告，项目水洗生产线的磷矿粉中含氟量为1.4%，原料中氟化物来源是氟磷灰石（化学式Ca5 F(PO4)3），根据《辽宁工程技术大学学报》 第22卷第2期氟磷灰石高温热分解特性与机理介绍：氟磷灰石类矿物热分解过程中氟的析出是一个十分复杂的物理、化学过程，由于氟析出的化学反应历程和反应中间产物的复杂性，试图通过建立每个基元反应的动力学方程来反映整个氟析出的反应动力学过程是十分困难的。根据 Garcia-Labiano 的观点，不考虑氟磷灰石类矿物中氟赋存形态和氟析出反应中间产物的差异，认为氟磷灰石类矿物中氟析出过程是由氟磷灰石类矿物中初始的固相氟直接转化为最终产物气相氟的过程，本文首次在固定床反应器上采用气态氟化物直接吸收方法对氟磷灰石类矿物的高温热分解特性进行了系统的实验与机理研究。实验采用气态氟化物直接吸收分析方法，分析氟磷灰石高温热分解特性，大气条件下加热温度和时间对氟析出的影响实验结果。从图3.4-1可以看出随加热温度的提高，氟析出率呈抛物线形式上升， 起始氟析出温度在715℃左右。页岩砖烧成温度1080℃，从图3.4-1可以看出温度1100℃时，氟化物的析出率为50%，项目尾渣产生量39799.1t/a（干基），根据元素平衡，进入尾渣中含氟量为0.34%，砖厂均配有石灰—石膏等湿法脱硫设施，对氟化物具有协同控制作用，烟气中的氟多数以氟化氢形式存在，烟气与脱硫塔内喷淋的石灰石浆液接触，氧化钙成分与氟化氢发生酸碱中和反应生产氟化钙沉淀。浆液中的硫酸钙晶体对氟化物有包裹吸附作用，促进氟化物随石膏外排。研究数据表明常规的湿法脱硫系统能够去除80%-95%的氟化物。页岩砖的原料页岩和煤中也含有氟化物，根据已批复的华宁凯烽陶业有限公司《年烧结10万吨磷粉矿及生产8000万块页岩砖技改项目环境影响报告表》，页岩成分检验单及煤质成分检验单可知，页岩中含氟量0.001%，煤中含氟量0.002%，采用双碱法脱硫设施协同处置氟化物，处理效率为85%。页岩砖生产中可以利用部分尾渣与页岩掺和使用，利用湿法脱硫设施对氟化物协同处置，对氟化物达标排放影响不大，砖厂运行过程中应定期委托监测公司对废气污染物进行例行监测，以确保废气达标排放。
建设单位已与华宁松树地发东建材有限公司签订了尾渣处置协议，为了保证尾渣的消纳能力，本次评价要求建设单位应至少与两家企业签订尾渣处置协议，两家企业尾渣的消纳能力应大于本项目尾渣产生量。若协议单位无法消纳本项目产生的尾渣、且无合法合理去处时，建设单位应停止生产，直到尾渣有合法合理去处时方可恢复生产，以保证本项目尾渣处置率100%。若砖厂不能消纳完本项目尾渣，本次评价建议作为磷矿矿山生态修复材料综合利用，本项目选矿采用水洗工艺，不添加药剂，尾渣成份与原矿成份类似，尾渣经脱水后含水率为25%，作为磷矿矿山生态修复材料综合利用是可行的。
本项目尾矿临时堆场占地面积为1000m2，项目尾矿及各种沉淀渣、热风炉炉渣、除尘灰产生量为53461.49t/a，178.20m3/d，本项目尾矿临时堆场容积为3000m3，可满足尾渣等在本项目临时堆场内贮存16天，本项目尾矿临时堆场能满足贮存要求。
综上，本项目产生尾渣外委作为制砖的原料综合利用，处置率达到100%是可行、可靠的。同时，对比《尾矿污染环境防治管理办法》（部令第26号）要求，本项目尾矿的处理方式是可行的。
（2）除尘器收尘灰
根据前文废气污染源核算，本项目除尘灰产生总量为310.76t/a，暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用，属于资源综合利用，处置措施可行。
（3）热风炉炉渣
项目滚筒烘干机以生物质热风炉为热源，会有热风炉炉渣产生，项目热风炉炉渣产生量77.02t/a，暂存尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用，属于资源综合利用，处置措施可行。
（4）初期雨水收集池沉渣
项目设置初期雨水收集池，用于初期雨水收集沉淀，会有沉渣产生，根据建设单位提供资料，初期雨水收集池沉渣产生量约为5t/a。与项目洗矿尾渣一起暂存尾渣临时堆棚，经暂存后委托砖厂作为制砖的原料综合利用。属于资源综合利用，处置措施可行。
（5）废包装物
项目由于絮凝剂、沾粘剂等原辅材料的使用，会有废包装物产生，主要为塑料包装材料，根据建设单位提供资料，项目每年产生的废弃包装约1t，统一收集后作为废品定期外卖给废品收购商。属于资源综合利用，处置措施可行。
  （6）袋式除尘器废布袋
项目布袋除尘器处理粉尘废气需定期更换布袋，会产生废布袋 ，产生量约为 2t/a，废布袋经收集后暂存于尾渣临时堆棚，交由厂家回收处理。属资源循环利用，处置方式可行。
（7）一体化污水处理设施污泥、化粪池污泥
项目区污泥主要来自化粪池及污水处理站，则化粪池污泥的产生量约 2.8kg/d ，0.84t/a；一体化污水处理站污泥产生量约为 0.68t/a，化粪池及污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏清运处置，属于无害化处理，处置方式可行。属于无害化处理，处置方式可行。
（8）生活垃圾
本项目劳动定员20人，厂区内设置食堂宿舍，生活垃圾产生量6t/a，按可回收利用和不可回收利用分类收集，不可回收利用部分收集后委托环卫部门清运处置。属于无害化处理，处置方式可行。
（9）厨余垃圾
本项目设置食堂，每天为员工提供两餐，食堂就餐人数约 20 人/d ，厨余垃圾产生量2.7t/a，按照《云南省人民政府办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的实施意见》（云政办发〔2011〕5号）要求，应委托有餐厨废弃物及废弃油脂处理资质的单位进行清运、处置。属于无害化处理，处置方式可行。
一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）执行，项目要求设置一般生产固废暂存间（尾渣堆棚），占地面积200m2。一般工业固废暂存具体要求如下：
（1）贮存、处置场的建设类型必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；
（2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施；
（3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，处置场周边应设置导流沟渠；
（4）加强监督管理，贮存、处置场应按GB1556.2设置环境保护图形标志。
综上所述，本项目相关固废处理措施是切实可行的，能够使固废得到妥善处置，不会对周边环境产生二次污染。
6.2.5.2危险废物处置措施可行性分析
（10）废油
    设备维修过程中会有废油产生，产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021），废油为危险废物，危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08，“车辆、轮船及其他机修维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。废油使用油桶收集后暂存于危废暂存间，委托资质单位处置，处置方式可行。
（11）废油桶
项目设备维修过程中使用润滑油、机油等，会产生一定量的废油桶，产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年修订），废油桶属于危险废物，危废类别：HW08其他废物，废物代码：900-249-08，“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。废油桶收集后暂存于厂区危废暂存间，委托资质单位处置，处置方式可行。
（12）含油抹布
项目检修过程中会产生少量含油抹布和手套，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油抹布和手套属于“危险废物豁免管理清单”中的“废弃的含油抹布、劳保用品”，危废代码900-041-49，豁免条件为未分类收集，豁免环节为全部环节。本项目含油抹布、手套分类收集后，暂存于厂区危废暂存间，委托资质单位处置，处置方式可行。
根据《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199 号），处置固体废物的基本原则是危险废物的减量化、资源化和无害化，即首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。
项目固体废物中的危险废物应委托具有相应处置资质的危险废物处置单位进行处理。根据《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）的有关规定，企业应委托具有资质的专业单位处置危险废物。为便于项目建成后运行管理，公司应与有危险废物处置资质的单位签订处置合同或协议，保证将生产中产生的危险废物得到安全、经济的处理处置，最大限度地降低其对环境的影响。
危险废物的贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行贮存，应满足下列要求：
（1）危险废物暂存容器要求
1）危险废物的容器必须设置危险废物标识；
2）装载危险废物的容器要完好无损，防渗漏；
3）盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；
4）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。
（2）危险废物暂存间建设要求
危险废物暂存间的建设应满足以下要求：
1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；
2）设施内要有安全照明设施和观察窗口；
3）基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；
4）应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；
5）暂存间内应根据危废种类的不同，划分不同的存放区域。
（3）危险废物暂存管理制度
按照《危险废物贮存处置管理规定》应遵循以下管理制度：
1）危险废物贮存处应设有明显的危险废物识别标志；
2）对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失；
3）认真执行各项安全措施，防止渗漏和雨水冲刷；
4）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
5）盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不相互反应）；
6）应按照国家有关规定进行登记，建立危废收集清运台账。
综上所述，项目一般固废均合理处置，处置率100%，危险废物均交由具有危废资质单位处理，处置措施可行。
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6.2.6.1土壤污染防治措施
（1）源头控制措施
①从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。
②从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。
③节约用水，洗矿废水沉淀后循环使用，减少废水产生量。
④加强环境管理，定期对危废暂存间、生产设备、污染水池进行巡检、维修保养，及时发现可能引起事故的异常情况，消除事故隐患，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度；
⑤危险废物分类收集，严禁与一般固废混合，使用耐腐蚀的容器盛装，暂存于“防风、防雨、防晒、防渗”的危废暂存间；
（2）过程控制措施
从地面漫流、垂直入渗、大气沉降三个途径分别进行控制。
①地面漫流污染途径治理措施及效果
雨污分流，污水全部收集处理，加强监管，防治跑、冒、滴、漏，设置合理规模的污水处理设施，能硬化的区域均进行硬化，可以避免生产废水地面漫流。
涉及地面漫流途径须设置二级防控、地面硬化等措施。对于项目产生的废水（洗矿废水、渗滤液和初期雨水），必须保证不得流出厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保废水不得出厂界，选矿区（单元）围堰和环形导流沟暂存库地面设置环形沟A、本项目厂区一级防控。
②垂直入渗污染途径治理措施及效果
实施分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。委托有资质的单位进行设计、施工、建设，满足相关要求。
重点防渗区：危废暂存间、渗滤液收集池、事故池及循环水池、尾矿浓缩区、尾矿脱水区、尾矿临时堆场，危废暂存间达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗技术要求，即1m厚黏土层，渗透系数K≤1×10-7 cm/s或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10 cm/s。其他区防渗技术要求为等效粘土防渗层 M b≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s，各类池子应采用混凝土浇灌基础上通过涂抹环氧树脂等防渗材料等方式进行防渗。
一般防渗区：生产区、原矿堆放区、成品堆放区、隔油池、化粪池、生活污水处理站、中水池、初期雨水收集池，防渗技术要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7cm/s。
简单防渗区：办公生活区及道路等区域，在平整基础上进行水泥硬化。
③大气沉降污染途径治理措施
项目运营期废气主要为破碎筛分粉尘、泥石分离粉尘、搅拌粉尘、烘干废气、以及原料、产品堆存粉尘、装卸粉尘、给料粉尘、输送及落料粉尘等，干擦生产线破碎筛分粉尘由3个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA001高空排放；水洗生产线破碎、筛分、泥石分离粉尘由4个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA002高空排放；烘干废气采取低氮燃烧+1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒DA003外排；搅拌粉尘1个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA004高空排放；原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；采用彩钢瓦对给料口进行半封闭，皮带输送机全线封闭，落料口设置在半封闭的钢结构产品堆料区内，在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘；厂区路面为混凝土硬化道路，定期清扫并洒水降尘，运输车辆进行遮盖。
（3）土壤环境跟踪监测
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）要求， 应制定土壤环境影响跟踪监测计划，建立土壤环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。项目在车间内水洗区用地和厂区外西南侧耕地设置两个土壤跟踪监测点位，对总磷、氟化物、铜、铅、铬（六价）、镉、砷、汞、镍等监测指标进行监测，土壤二级评价每5年内开展1次监测。
6.2.6.2土壤污染防治措施可行性
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），土壤环境环境保护措施，主要从源头控制、过程防控、跟踪监测等方面进行保护。项目采取的措施分别从以上几个方面对土壤环境污染预防和治理，且也是常见的土壤污染防治措施，经济、技术可行。

6.2.7环境风险防治对策、措施
[bookmark: _Toc95665402][bookmark: _Toc51873006][bookmark: _Toc96867237]（1）危险废物的风险防范措施
①废矿物油等危险废物按《国家危险废物名录（2025年版）》进行分类收集，暂存于危废暂存间，暂存期不得超过1年，禁止与一般工业固废混合储存，委托有资质单位进行处置，按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）进行转移，严格执行危废转移联单制度，并制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，相关台账应保存3年以上，以备相关管理部门检查；
②危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的有关规定进行防风、防雨、防渗处理，并设置围堰、导流沟和收集池，将泄漏物控制在危废暂存间范围内；
③根据《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）表7规定要求实施分区防渗，将危废暂存间划分为重点防渗区，按照等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s技术要求进行防渗处理。
（2）火灾预防措施
①设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次；
②应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。
③要有完善的安全消防措施、平面布置应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位设备应设置DCS系统控制、完善的报警联锁系统以及水消防系统和ABC类干粉灭火器等。在必要的地方分别安装火灾探测器、有毒气体探测器、感烟或感温探测器等，构成自动报警监测系统，并且对该系统定期检查。
（3）废污水处理设施废水事故排放风险防范措施
①定期检查水处理构筑物、废水输送管线、回水设施等，主要检查构筑物有无变形、移位、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等，如发生上述情况应组织人员立即修复，同时强化设计、施工管理与监督，保证各污水处理设施建设质量可靠、在处理构筑物中有符合设计规范要求的停留时间；定期清掏循环水池、初期雨水收集池污泥，保证废水沉淀时间充足。
②设置1个容积400m3的事故池收集事故状态下的洗矿废水，可收集约4个小时的生产废水量，当洗矿废水处理装置发生故障时，立即停止生产，将事故废水收集进入事故池，避免高浓度洗矿废水进入外环境。当发生火炸事故时用于收集暂存消防废水，可以避免未处理的消防废水外排污染地表；
③事故过后对消防废水进行水质监测分析，根据化验分析出来的受污染程度采用限流送入污水处理站或者委托第三方机构对污水进行处理；
④污水处理设施必须制定严格的操作规程和管理制度；加强管理，对污水处理系统操作员工进行环保教育和职业技能培训，做到安全正常生产；
⑤根据《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）表7规定要求实施分区防渗，渗滤液收集池、事故池及循环水池按重点防渗区进行防渗处理，防渗技术要求为等效粘土防渗层 M b≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s，各类池子应采用混凝土浇灌基础上通过涂抹环氧树脂等防渗材料等方式进行防渗。

[bookmark: _Toc29726]6.3污染防治措施汇总




表6.3-1 项目环保措施一览表
	阶段
	类别
	污染源
	处理措施及排放去向

	施工期
	废水
	施工废水
	施工废水经收集沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排

	
	
	生活污水
	施工期生活污水收集沉淀后全部回用于施工洒水降尘及绿化，不外排。

	
	废气
	施工扬尘
	建筑材料堆放过程中进行覆盖；施工过程中和施工场地清扫过程中洒水降尘；运输车辆进行遮盖，防止沿途遗撒；车辆进入施工场地限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水；

	
	
	尾气
	选用符合国家标准的运输车辆，对机械设备进行定期维修，降低机械故障率，选用合格柴油，减少怠速时间，避免猛提速等高燃耗操作，尾气自然扩散

	
	噪声
	施工机械噪声
	尽量采用低噪声设备，并对设备定期维修、养护；合理安排施工时间，禁止夜间施工

	
	
	运输车辆噪声
	合理安排运输时间、禁鸣、限载、限速等措施

	
	固废
	生活垃圾
	施工过程中，生活垃圾统一收集后，并入园区生活垃圾清运、处置。

	
	
	建筑垃圾
	建筑垃圾采取分类收集、分类处置的措施，其中可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的按照当地住建部门的要求妥善处理。

	运营期
	废气
	干擦生产线破碎、筛分
	3个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA001高空排放，处理效率99%

	
	
	水洗生产线泥石分离、破碎、筛分
	4个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA002高空排放，处理效率99%

	
	
	水洗生产线烘干废气
	低氮燃烧+1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒DA003外排，颗粒物去除效率99.7%，氮氧化物去除效率30%

	
	
	水洗生产线搅拌粉尘
	1个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA004高空排放，处理效率99%

	
	
	干擦生产线破碎、筛分无组织粉尘
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施

	
	
	水洗生产线泥石分离无组织粉尘
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施

	
	
	水洗生产线破碎、筛分无组织粉尘
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施

	
	
	水洗生产线搅拌无组织粉尘
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施

	
	
	原矿、产品堆存粉尘
	原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施

	
	
	装卸粉尘
	原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘

	
	
	厂内运输扬尘
	厂区路面为混凝土硬化道路，定期清扫并洒水降尘，运输车辆进行遮盖

	
	
	皮带输送及落料口粉尘
	皮带输送机全线封闭，落料口设置在半封闭的钢结构产品堆料区内，顶棚设置喷雾降尘设施

	
	
	上料
	采用彩钢瓦对给料口进行半封闭，顶棚设置喷雾降尘设施，给料时喷雾降尘

	
	
	食堂油烟
	食堂油烟经油烟净化器处理后外排

	
	废水
	生活污水
	项目食堂污水经隔油池（1个，容积为2m3）预处理后与其他部分生活污水经化粪池（1个，容积5m3）处理后， 排入一体化污水处理设备（1套，处理能力为3m3/d）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路降尘标准，暂存于中水池（1个，容积15m3），晴天回用于厂区道路洒水降尘，不外排。

	
	
	洗矿废水
	排入浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀，沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池（容积：1000m3）沉淀后回用于洗矿，不外排。

	
	
	块矿、瓜子矿淋滤水
	瓜子矿、块矿堆放区下方设置一个5m3的渗滤液收集池，产生渗滤液水经渗滤液收集池收集后，泵至循环水池，沉淀后回用于生产，不外排。

	
	
	初期雨水
	雨污分流，在厂区最低点设置一个400m3初期雨水收集池，初期雨水经收集沉淀后回用于生产，后期雨水通过雨水沟外排

	
	噪声
	生产设备噪声
	采用低噪声设备，隔声、减震，厂区加强绿化

	
	固废
	尾渣、循环水池沉渣、渗滤液沉渣
	经板框压滤机脱水后暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。

	
	
	除尘灰
	暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。

	
	
	热风炉炉渣
	暂存尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。

	
	
	初期雨水收集池沉渣
	经板框压滤机脱水后暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。

	
	
	废包装袋
	收集后项目区内暂存，定期外售给废品收购商。

	
	
	袋式除尘器废布袋
	废布袋经收集后暂存于尾渣临时堆棚，交由厂家回收处理。

	
	
	一体化污水处理设备污泥、化粪池污泥
	委托环卫部门清运处置。

	
	
	生活垃圾
	统一收集后委托环卫部门清运处置。

	
	
	厨余垃圾
	委托有餐厨废弃物及废弃油脂处理资质的单位进行清运、处置。

	
	
	废润滑油
	经统一收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位清运处置

	
	
	废油桶
	

	
	
	含油抹布
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7.1.1环保投资估算
（1）环保投资
项目总投资为1500万元，环保投资为292.7万元，环保投资占总投资的19.5%。环保投资主要包括废气治理、废水处理设施、固废处理、降噪设施等，环保投资估算明细表见表7.1-1。
表7.1-1项目环保投资估算表
	项目
	污染物
	处理措施
	投资
	备注

	施
工
期
	废气
	扬尘
	洒水降尘、防尘布网覆盖
	2
	

	
	废水
	施工期废水
	2个容积为1m3的简易沉沙池
	1
	

	
	固废
	建筑垃圾、生活垃圾
	建筑垃圾合理清运处置，生活垃圾收集桶
	1
	

	
	噪声
	施工噪声
	实行封闭、半封闭施工，使用低噪声设备，加强施工机械的维修、管理；施工车辆限速行驶；
	1
	

	
	小计
	5
	

	运
营
期
	废气
	干擦生产线破碎、筛分
	3个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA001高空排放
	15
	

	
	
	水洗生产线泥石分离、破碎、筛分
	4个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA002高空排放
	15
	

	
	
	水洗生产线烘干废气
	低氮燃烧+1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒DA003外排
	20
	

	
	
	水洗生产线搅拌粉尘
	1个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA004高空排放
	5
	

	
	
	原料装卸粉尘、原料堆存粉尘
	厂房阻隔+喷雾降尘设施
	5
	

	
	
	装卸粉尘
	厂房阻隔+喷雾降尘设施+在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘
	3
	

	
	
	皮带输送及落料口粉尘
	皮带输送机全线封闭，落料口设置在半封闭的钢结构产品堆料区内，顶棚设置喷雾降尘设施
	3
	

	
	
	上料粉尘
	采用彩钢瓦对给料口进行半封闭，顶棚设置喷雾降尘设施，给料时喷雾降尘
	1
	

	
	
	运输扬尘（T6）
	道路硬化、洒水降尘、定期清扫
	2
	

	
	
	食堂油烟
	油烟净化器
	0.5
	

	
	废水
	生活污水
	隔油池（1个，2m3）
	1
	

	
	
	
	化粪池（1个，容积5m3）
	1
	

	
	
	
	一体化污水处理设备（1套，处理能力为3m3/d）
	5
	

	
	
	
	中水池（1个，容积15m3）
	2
	

	
	
	生产废水
	浓缩罐，1个，容积均为500m3
	25
	

	
	
	
	循环水池，1个，容积1000m3
	60
	

	
	
	
	渗滤液收集池，1个，容积5m3
	2
	

	
	
	
	事故池，1个，500m3
	20
	

	
	
	初期雨水
	1个，容积为400m3
	20
	

	
	噪声
	机械设备增设减震垫、消声器、隔声等
	5
	

	
	固废
	生活垃圾
	生活垃圾收集桶若干
	0.2
	

	
	
	一般固废
	尾渣临时堆场，占地面积1000m2，彩钢结构，半封闭
	27
	

	
	
	危险废物
	1间，占地面积10m2
	2
	

	
	地下水、土壤
	重点防渗区：危废暂存间、渗滤液收集池、事故池及循环水池、尾矿浓缩区、尾矿脱水区、尾矿临时堆场，危废暂存间达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗技术要求，即1m厚黏土层，渗透系数K≤1×10-7 cm/s或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10 cm/s。其他区防渗技术要求为等效粘土防渗层 M b≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s，各类池子应采用混凝土浇灌基础上通过涂抹环氧树脂等防渗材料等方式进行防渗。
一般防渗区：生产区、原矿堆放区、成品堆放区、隔油池、化粪池、生活污水处理站、中水池、初期雨水收集池，防渗技术要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7cm/s。
简单防渗区：办公生活区及道路等区域，在平整基础上进行水泥硬化。
	30
	

	
	
	地下水监控井（3）
	18
	

	
	
	小计
	287.7
	

	合计
	292.7
	



[bookmark: _Toc23021][bookmark: _Toc5635]
（2）环保投资与建设项目总投资比例
[bookmark: _Toc28475]环保投资与建设项目总投资比例
[image: ]
式中：HＴ—环保投资；
JＴ—建设项目总投资。
项目总投资为1500万元，环保投资为292.7万元，环保投资占总投资的19.5%。
[bookmark: _Toc30477][bookmark: _Toc24133][bookmark: _Toc52351885]7.2.2环境效益分析
（1）环保投资及运行费用分析
根据“三同时”原则，“三废”与噪声治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时运行。本工程的环境保护设施主要包括：废水处理设施，废气处理设施、固废堆场等，以及清污分流管网建设、环境风险防范与应急措施等，总计约292.7万元。运行期环保投资包括上述各项环保设施正常运转的维护费用和维护人员工资等方面。
（2）环境损益分析
拟建项目环保设施投资的环境效益主要体现在对“三废”的综合利用和能源的回收利用，不但降低了单位产品的物耗，降低单位产品成本，而且减少了向环境中排放污染物的量以及减少排污收费或罚款等。
本项目的环保设施实施后，能有效地控制和减少生产过程中的污染物，实现污染物的达标排放。如果考虑由于减少污染物排放量而减少对自然生态环境造成的损失、厂区绿化带来的环境效益、多项资源和能源综合利用收入而减少潜在的环境污染和资源破坏效应、减少环保税征收等，以及本项目的社会环境效益方面，则环保投资的环境效益是巨大的，项目环保设施的正常运行必将大大减少污染物的排放。
综上，本项目的环境是收益的，因此从环境损益分析的角度分析本项目是可行的。
[bookmark: _Toc12536]7.2社会经济效益分析
项目总投资1500万元，项目为磷矿选矿项目，具有比较理想的盈利能力和清偿能力，也可增加当地的财政收入。通过该项目的实施，对促进当地循环经济、绿色经济、可再生资源回收等的发展起到了良好的示范和带动作用。项目的实施将直接增加就业岗位20人，有效扩大农村就业机会，促进农村剩余劳动力转移。
综合上述分析可知，本项目的建设有一定的社会经济效益。
[bookmark: _Toc10574][bookmark: _Toc26887]7.3环境经济损益小结
[bookmark: _Toc294096203][bookmark: _Toc294088792][bookmark: _Toc294089247][bookmark: _Toc298849330][bookmark: _Toc294089008][bookmark: _Toc294034050][bookmark: _Toc268593006]项目采取了相应的环保措施，项目总投资为1500万元，环保投资为292.7万元，环保投资占总投资的19.5%。项目的建设带动了地方经济发展，社会效益显著。虽然建设中增加了一些环保费用，但却能有效地保护环境而不致使当地环境功能发生变化，因此只要加强管理，保证环保设施的高效正常运转，做到达标排放，防止事故发生，就能把对环境的污染降低到最小程度，综合社会、经济、环境效益来看，项目的建设是可行的。 
















[bookmark: _Toc21317][bookmark: _Toc15484]8政策法规符合性及环境选址可行性分析
[bookmark: _Toc13158][bookmark: _Toc25012]8.1政策符合性分析
8.1.1产业政策符合性分析
本项目为低品位磷矿选矿，根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于第一类鼓励类第十一条石化化工中第1条矿产资源开发中的“磷矿和萤石矿的中低品位矿、选矿尾矿、伴生资源综合利用”，为鼓励类项目，同时，本项目采用擦洗工艺，洗矿工艺不属于淘汰工艺；项目不属于《西部地区鼓励类产业目录2025本》西部地区新增鼓励类产业，项目的建设符合国家产业政策；
本项目2025年11月25日取得华宁县发展和改革局出具的备案（备案号：2511-530424-04-01-103518）。
因此，本项目建设符合国家和地方现行的产业政策要求。
8.1.2与《云南省磷矿采选行业准入条件》符合性分析
表8.1-1项目建设与《云南省磷矿采选行业准入条件》的符合性
	类别
	准入条件要求
	项目情况
	符合性

	处理规模
	新建擦洗脱泥装置处理能力必须达到30万吨/年以上，2010年底前关闭30万吨/年以下的装置
	本项目处理规模为90万t/a，其中干擦生产线45万t/a，水洗生产线45万t/a。
	符合

	工艺技术
	擦洗脱泥装置选矿回收率应大于85%
	本项目采用擦洗工艺，其P2O5回收率为96.78%
	符合

	
	现有、新建或改扩建矿山的采矿和选矿装置，必须符合工艺技术先进、装备设施配套、资源综合利用率高和环境污染少的要求
	本项目采用先进的生产工艺技术和配套设备，能够提高资源利用率，减小环境污染。
	符合

	环境保护
	磷矿采选企业生产必须符合国家环保要求。环境质量及污染物排放要达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》《环境空气质量标准》《大气污染物综合排放标准》《地表水环境质量标准》和《污水综合排放标准》等国家有关标准及省有关要求；生态环境必须满足生态功能区要求。
	本项目生产符合国家相关环保要求，项目周边环境质量达标，项目在严格落实本次评价提出的污染防治措施后，废气、噪声达标排放，废水循环使用不外排，固废可得到合理处置；环境风险在可控范围内。本项目建设不会降低和改变评价区环境功能
	符合


[bookmark: _Toc6731]
本项目处理规模为90万t/a，符合《云南省磷矿采选行业准入条件》“新建擦洗脱泥装置处理能力必须达到30万t/a以上”要求，因此，项目建设符合《云南省磷矿采选行业准入条件》 。
[bookmark: _Toc29733]8.2规划符合性分析
8.2.1与《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》符合性分析
经向云南省自然资源厅向社会公众提供永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界查询服务，（网址：https://www.ynsyzt.cn/）进行查询，本项目不占用永久基本农田、生态保护红线，位于城镇开发边界内，查询截图见下图。
[image: 三区三线查询2]
图8.2-1 项目“三区三线”查询结果图
经云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询，项目位于华宁产业园区重点管控单元，环境管控单元编码为ZH53042420005。本项目涉及生态环境分区管控单元情况如下图所示：


[image: 管控单元截图20260131]
图8.2-2 项目环境分区管控查询结果图
2024年06月07日玉溪市生态环境局印发了《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023 年）的通知》（玉市环〔2024〕 
40 号）。
[bookmark: OLE_LINK43]为贯彻落实《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）要求，本项目将依据分区管控意见分析项目相符性，详见下表。
表8.2-1  项目与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》符合性一览表
	[bookmark: OLE_LINK45]序号
	《通知》要求
	项目情况
	符合性

	玉溪市生态环境管控总体要求

	空间布局约束
	1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。
2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。
3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。
5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
	1、本项目属于低品位磷矿选矿，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》，的鼓励类，不属于高耗能、高排放、低水平项目；
2、项目位于云南华宁产业园区新庄片区（莲花塘），不在三湖径流区内；
3、本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业等高污染项目；本项目不属于“两高”项目，本项目位于园区。
4、本项目所在地不属于三湖径流区，不属于高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目；
5、本项目主要能耗为电能、生物质，属于清洁能源，碳排放量较少。
	符合

	污染物排放管控
	1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。
3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。
4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。
5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。
6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。
8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。
	1、本项目不属于重点行业；
2、8、本项目生产废水经沉淀后回用于选矿生产，不外排；生活污水经隔油池、化粪池、一体化污水处理设施处理达标后回用于厂区洒水降尘和绿化，不外排；
3、建设项目位于华宁县二龙戏珠饮用 
水水源保护区西南侧，项目不在该水源保护区的一级保护区、二级保护区和准保护区内，项目分区防渗、设置地下水跟踪监测井对地下水跟踪监测，不会因本项目的实施而改变区域环境现有功能；
4、5、8、项目运营期废气主要为原料堆放、装卸粉尘、投料粉尘、泥石分离、破碎、筛分加工粉尘、烘干废气、运输扬尘。干擦生产线破碎、筛分粉尘经3个集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001）；水洗生产线泥石分离、破碎、筛分粉尘经4个集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA002）；烘干废气经1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒（DA003）；                                                                               原料堆放、装卸、投料、皮带输送等无组织粉尘采取顶棚设置喷雾降尘设施+厂房阻隔，原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘，对皮带输送机进行封闭；运输扬尘采取厂区道路硬化，定期清扫路面、洒水降尘。
6、本项目位于云南华宁产业园区新庄片区（莲花塘），用地性质为建设用地，不涉及使用农用地；
7、本项目尾矿以及循环水池沉渣、渗滤液收集池沉渣、初期雨水收集池沉渣、布袋除尘器除尘灰、热风炉炉渣的暂存，经暂存后委托砖厂作为制砖的原料综合利用；项目生活垃圾收集后委托当地环卫部门定期清运处理；化粪池污泥、一体化污水处理设施污泥委托当地环卫部门清掏处理；废矿物油及废油桶暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置；固废处置率达100%。

	符合

	环境风险防控
	1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
	项目建设完成后及时编制突发环境事件应急预案并定期进行演练，降低环境风险。
	符合

	资源开发利用效率
	1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。
2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。
3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。
4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。
5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。
6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
	1、2本项目废水全部回用不外排，生产所耗能源主要为电能，本项目尾渣委托砖厂作为制砖原料综合，实现固废的资源化。本项目不占用基本农田和耕地，本项目资源利用相对区域资源利用量较少，不会突破区域的资源利用上限要求。
3、项目位于华宁产业园区，用地性质为建设用地，不涉及耕地，不占用生态保护红线；
4、项目运营期废气主要为原料堆放、装卸粉尘、投料粉尘、泥石分离、破碎、筛分加工粉尘、烘干废气、运输扬尘。干擦生产线破碎、筛分粉尘经3个集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001）；水洗生产线泥石分离、破碎、筛分粉尘经4个集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA002）；烘干废气经1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒（DA003）；                                                                  原料堆放、装卸、投料、皮带输送等无组织粉尘采取顶棚设置喷雾降尘设施+厂房阻隔，原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘，对皮带输送机进行封闭；运输扬尘采取厂区道路硬化，定期清扫路面、洒水降尘。
5、项目位于华宁产业园区，不属于高污染燃料禁燃区，且项目不使用高污染燃料。
6、本项目不涉及节水灌溉工程。
	符合

	华宁县生态环境准入清单

	[bookmark: OLE_LINK44]管控单元
	管控要求
	项目情况
	符合性

	华宁县县产业园区重点管控单元
	空间布局约束
	1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区。园区水泥等产业严格执行产能置换，严禁新增产能。 
2.限制新增高耗水、水污染物排放强度高的工业企业进入。 
3.盘溪片区北侧仅布置二类工业用地，预留用地和农林用地划为防护绿地，种植高大植被；拟入驻黄磷生产线发展规模控制在15 万吨以下，同时布局于片区南侧。 
4.三类工业用地与居民集中区之间设置绿化防护隔离区。
	1、 项目位于华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），根据《云南华宁产业园区管理委员会关于年加工分选90万吨磷矿石建设项目入园的通知》（华产规字〔2025〕10号），本项目符合园区产业发展方向；本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》的鼓励类，符合国家产业政策。
2、 本项目生产废水经沉淀后回用于选矿生产，不外排；生活污水经隔油池、化粪池、一体化污水处理设施处理达标后回用于厂区洒水降尘和绿化，不外排。
3、 不涉及。
4、 本项目除南边为山地外，其他三面均与其他企业相邻，不与居民集中区相邻。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.现有“两高”企业应从原燃料清洁替代、节能降耗技术、余热余能利用、清洁运输方式等方面提出针对性的降碳措施与污染控制要求。新建“两高”项目依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建、扩建（转型升级）的“两高” 项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 
2.加快雨水管网的建设，进一步实现园区雨污分流。生产废水由企业自建污水处理设施处理达标后回用，生活污水由片区配套污水处理设施处理达标后用作绿化及交通设施用水。2025 年前逐步完成新 
庄片区生活污水管网建设，提高生活污水处理率。
3.使用电能、天然气、生物质燃料等清洁能源为主要能源，逐步降低煤炭等高污染燃的使用，降低大气污染物以及温室气体的排放。 
4.采取严格分区防渗措施，定期开展土壤隐患排查，降低企业建设对周边土壤环境产生的影响。
	1、本项目不属于“两高”项目。
2、本项目生产废水经沉淀后回用于选矿生产，不外排；生活污水经隔油池、化粪池、一体化污水处理设施处理达标后回用于厂区洒水降尘和绿化，不外排。
3、本项目使用电能、生物质燃料等清洁能源，不涉及煤炭等高污染燃料的使用。
4、本项目采取分区防渗措施，防止污染土壤、地下水。

	

	
	环境风险防控
	1.靠近城区居民分布密集区周边区域不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。 
2.注重危险化学品的贮存和风险防范，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。 
3.对于进驻园区项目在选址布局时要充分考虑卫生防护距离和安全防护距离的要求。 
4.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。
	1、 本项目危险物质主要为润滑油，用于机械日常维护保养，不涉及重大危险源。
2、 本项目除南边为山地外，其他三面均与其他企业相邻，不与居民集点相邻。
3、项目在选址布局时充分考虑卫生 
防护距离和安全防护距离的要求。
4、项目应制定突发环境事件应急预案，报环保部门备案，定期开展应急演练，完善风险管理机制，加强风险控制防范。
	

	
	资源开发效率要求
	企业工业水循环利用率必须大于 80%，中水回用率100%。

	本项目生产废水经沉淀后回用于选矿生产，不外排；生活污水经隔油池、化粪池、一体化污水处理设施处理达标后回用于厂区洒水降尘和绿化，不外排。本项目工业水循环利用率大于 80%，中水回用率100%。
	


综上所述，本项目与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》相符。

[bookmark: _Toc49685613]8.2.2与《华宁县城总体规划修编（2011-2030）》的相符性
根据《华宁县城总体规划修编（2011-2030）》：为了构建协调的县域城镇空间结构，根据目前城镇发展现状规划形成“一心两轴”的城镇发展空间结构。
（1）一心
“一心”——县城宁州街道办事处县城应继续保持和强化县域中心的地位，突出政治、旅游、文化、居住等管理、服务职能，未来努力打造具有潭泉、田园、文化特色的旅游小城镇，将“水”要素融入城市形态。
结合城市未来发展规模，为了营造良好的城市生态环境，应对坝区南部部分良田作为生态斑块和生态廊道进行保留，同时也可进一步加强对现有南部水泥工业的生态隔离。
结合坝区内的河道和灌溉渠进行城市滨河绿化工程，打造新城市景观。城市保持适当规模，核心区适度扩张，理顺现有道路和城市功能布局，形成具有活力的城市商业服务中心。城市用地应以城区内旧区改造及未开发土地为突破口，盘活存量土地；新增土地尽量利用坝区北部缓坡进行改造后建设，一方面加强了农田保护，节省城市发展对良田的侵占，另一方面有利于打造山水园林特色景观。从中心到外围依次形成“商业、文化、行政、居住”等城市功能，使城市的用地达到集约与高效。对环境有一定影响的工业应全部布局在坝区以东的工业集中区。
（2）两轴
“两轴”——依托江华公路、华盘公路联系县域东西的城镇发展轴，贯穿宁州街道办事处——华溪镇——盘溪镇——通红甸乡，是全县联系玉溪和滇东地区的城镇发展主轴；依托华澄公路、华建路为主的联系县域南北城镇发展轴，连通青龙镇——宁州街道办事处——华溪镇，是未来联系昆明和个开蒙地区的重要轴线。两条轴线贯穿县域东西南北，包含4镇1乡，形成“十”字型发展轴线。
《规划修编》中指出，华宁县工业发展规划形成规模效应和联动效应，各城镇依托自身优势和城镇建设开辟专门的空间，集中发展具有一定规模的工业产业园。盘溪镇作为县域最重要的工业布局地，重点发展化工、机械、现代化物流等工业产业；青龙镇应主要进行磷矿资源的开发和初级加工以及农产品加工等产业，同时应避免对抚仙湖的影响；宁州街道主要布局劳动密集型为主的生物资源加工、小商品制造等轻工业，工业集中布局在坝区外东北部的新庄轻工片区和莲花塘陶瓷建材片区，避免对城市造成影响。
根据对照分析，项目位于宁州街道东北侧，位于县城下风向，对县城影响不大。项目的建设，带动了宁州街道周边经济的发展。根据《云南华宁产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》，工业园区规划的内容与华宁县城总体规划是相协调的，项目位于华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），项目用地属于《华宁县城总体规划修编（2011-2030）》中未规划用地，不在华宁县中心城市远期用地发展范围内，与《华宁县城总体规划修编（2011-2030）》不相冲突。
8.2.3与《云南省华宁产业园区总体规划修编（2021~2035年）》对入驻企业的符合性分析
根据《云南省华宁产业园区总体规划修编（2021~2035年）》，华宁工业园区规划期限为2021-2035年，将华宁县工业园区分为新庄工业片区和盘溪工业片区，本项目位于新庄工业片区，其新庄片区规划用地总面积1038.8hm2，其中建设用地面积909.93hm2，占总用地的87.59%；非建设用地面积128.87hm2，占总用地的12.41%。
华宁县工业园区定位为：（1）云南省重要的装备制造基地；（2）区域陶瓷建材产业基地；（3）区域重要的磷化工产业基地，其中，云南华宁产业园区新庄片区以装备制造为主导产业，辅以建材陶瓷产业和消费品制造业。新庄片区规划形成“一轴三组团”的产业空间结构，根据功能分为装备制造组团、建材陶瓷产业组团和消费品制造组团，本项目位于建材陶瓷产业组团。
本项目属于磷矿洗矿项目，项目租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房作为建设用地，项目产生的尾矿委托周边砖厂作为建材原料综合利用。根据《云南华宁产业园区管理委员会关于年加工分选90万吨磷矿石建设项目人园的通知》（华产规字〔2025〕10号），项目符合园区的产业发展方向，同意本项目入园。同时，根据《华宁县莲花塘片区建设磷矿资源交易中心专题会议纪要》，该会议原则同意在莲花塘片区（新庄片区莲花塘组团）建设磷矿资源交易中心，实施磷矿初选及综合利用项目，配套建设农产品加工交易产业基地。综上，项目建设与《云南省华宁产业园区总体规划修编（2021~2035年）》中新庄片区的产业发展方向不冲突，不属于园区规划禁止产业。
8.2.4《云南华宁产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析
根据玉溪市生态环境局出具的《玉溪市生态环境局关于<云南华宁产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（玉市环函〔2023〕26号）中的相关要求，本项目基本情况与《云南华宁产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及玉市环函〔2023〕26号相关要求对照，列于下表8.2-2。
表8.2-2本项目与《云南省华宁工业园区总体规划（2012版）环境影响报告书》及玉市环函〔2023〕26号文的符合性分析对照表
	要求
	拟建项目情况
	符合性

	加强《规划》引导，坚持绿色低碳高质量发展理念，结合生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，加强园区优化提升工作与国土空间规划的协调衔接，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、产业结构、发展规模等，园区布局开发应满足国土空间管控和生态环境专项规划相关要求。按国家生态工业示范园区标准推进《规划》实施，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调、引导园区低碳化、绿色化、循环化发展。
	项目在严格落实本次评价提出的污染防治措施后，工程产生的不利影响可得到有效缓解，废气、噪声达标排放，废水全部回用不外排；固废可得到合理处置；环境风险在可控范围内。本项目建设不会降低和改变评价区环境功能。
	符合

	严格控制产业发展规模，合理安排开发时序。根据资源环境禀赋条件、产业政策、能源双控、环境容量等要求，审慎论证规划产业规模，科学确定盘溪片区黄磷产业规模；实施“雨污分流”，加强建设初期雨水收集处理系统，加强园区企业废水的梯级利用，区域水环境质量未达到水质目标前，除城镇污水处理厂入河排污口外，不得新设、改设或者扩大排污口，结合水污染防治方案等实施相应的水环境质量改善工程，切实削减COD、氨氮等污染物，配合华宁县相关政府部门，加强龙洞河、南盘江等河道的水环境综合整治与生态修复工程，切实改善地表水环境质量。
	（1） 本项目的建设符合国家、地方现行的产业政策要求；符合《云南省磷矿采选行业准入条件》要求；
（2） 本项目雨污分流，厂区内产生的初期雨水经初期雨水收集池收集后，回用于生产；生活污水经处理站处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路降尘标准后回用于厂区道路降尘，不外排；生产废水经沉淀处理后，回用于洗矿生产，不外排。综上，本项目废水全部回用不外排，本项目不涉及排污口的建设，同时，废水不外排不会对龙洞河产生影响。
	符合

	进一步优化园区空间布局，加强空间管控，加大对环境敏感区的保护力度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。《规划》范围内的一般生态空间等敏感区域，严格进行保护，原则上不得进行开发建设；盘溪片区规划范围以地下水F1断层为分界线，F1断层北部临近大龙潭水源保护区区域不得纳入园区规划范围，同时为保障降低该片区发展对区域地下水环境产生影响，盘溪片区入驻企业需提供针对地下水防渗措施的施工期监理报告。加强对各片区内及周边集中居住区等生活空间防护，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	（1） 本项目不占用华宁县生态红线，且不在自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域范围内，不属于一般生态空间；
（2） 本项目属于新庄片区，不属于盘溪片区。
	符合

	强化污染物排放总量管控。根据国家和云南省污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，落实园区污染减排措施和要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，促进产业发展与生态环境保护相协调，“两高”项目实行主要污染物区域削减替代
	本项目废水不外排，不设置水污染物总量控制指标。本项目大气污染物不涉及挥发性有机物，氮氧化物总量控制指标为4.62t/a。

	符合

	严守环境质量底线，严格片区环境管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序；入园企业采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生，在技术经济可行的条件下，应采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等污染物的减排工作，结合区域大气污染防治要求，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域大气环境质量改善。高度重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理，实施“雨污分流”，加快各片区污水管网、回用管网的建设，结合区域的建设时序适时建设污水处理厂、再生水处理设施，确保受纳水体水质满足环境功能要求。园区产业布局和项目建设时应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及溶岩发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水环境安全；严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。入园企业产生的危险废物按照规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用根据国家和地方碳达峰碳中和行动方案和节能减排工作要求，积极开展园区减污降碳协同管控，推广园区能源梯级利用等节能低碳技术，实现减污降碳协同增效目标。
	（1）本项目所在区域属于达标区，项目运营期废气主要为原料堆放、装卸粉尘、投料粉尘、泥石分离、破碎、筛分加工粉尘、烘干废气、运输扬尘。干擦生产线破碎、筛分粉尘经3个集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001）；水洗生产线泥石分离、破碎、筛分粉尘经4个集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA002）；烘干废气经1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒（DA003）；                                                                  原料堆放、装卸、投料、皮带输送等无组织粉尘采取顶棚设置喷雾降尘设施+厂房阻隔，原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘，对皮带输送机进行封闭；运输扬尘采取厂区道路硬化，定期清扫路面、洒水降尘。
（2）本项目雨污分流，厂区内产生的初期雨水经初期雨水收集池收集后，回用于生产；生活污水经处理站处理后回用于厂区道路降尘，不外排；生产废水经沉淀处理后，回用于洗矿生产，不外排。
（3）本项目所在区域不属于岩溶强发育区域；
（4）本次评价要求厂区内分区防渗，跟踪监测，通过采取措施后，对土壤环境、地下水影响小。
（5）本项目尾矿以及循环水池沉渣、渗滤液收集池沉渣、初期雨水收集池沉渣、布袋除尘器除尘灰、热风炉炉渣的暂存，经暂存后委托砖厂作为制砖的原料综合利用；废矿物油及废油桶暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置；
	符合

	严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平；推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平；园区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境准入要求，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。
	1、 本项目属于磷矿洗矿类项目，不属于高耗能、高污染项目；
2、 根据分析，本项目满足华宁县工业集中区重点管控单元准入要求
	符合

	建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜；强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。
	项目应制定突发环境事件应急预案，报环保部门备案，定期开展应急演练，完善风险管理机制，加强风险控制防范。
	符合


综上所述，本项目符合《云南华宁产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及玉市环函〔2023〕26号“玉溪市生态环境局关于<云南华宁产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书>审查意见的函”中的相关要求。
8.2.5与《华宁县国土空间总体规划》符合性分析 
本项目位于云南华宁产业园区新庄片区（莲花塘），项目租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房作为建设用地，厂区中心地理位置为东经102°56′23.68″，北纬24°14′34.66″，不新增占地，用地性质为工业用地。2025年11月19日取得《云南华宁产业园区管理委员会关于年加工分选90万吨磷矿石建设项目人园的通知》（华产规字〔2025〕10号），同意项目入园。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、饮用水源保护区、基本农田等生态敏感区。本项目不涉及占用生态保护红线，位于城镇开发边界内，不涉及基本农田保护区，符合生态保护红线要求，符合国土空间三区三线划定等的要求，符合《华宁县国土空间总体规划》相关要求。
8.2.6与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析
表8.2-3项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析
	序号
	文件内容
	相符性分析
	符合性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	项目不属于码头项目，不涉及
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	项目不涉及自然保护区、风景名胜区
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关项目以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目位于华宁县宁州镇华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），不涉及饮用水源保护区
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿
地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不在水产种质资源保护区及国家湿地公园范围。
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
	本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不在长江干支流范围
	符合

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和
32个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目不在“一江一口两湖七河”和32个水生生物保护区，且本项目不涉及生产性捕捞
	符合

	8
	禁止干支流干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支－岸线-公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷，膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内、长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。
	符合

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	项目属于磷矿选矿，不属于高污染行业，位于华宁县宁州镇华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），已取得入园证明
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	项目属于磷矿选矿，不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	符合

	11
	禁止新建扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目属于低品位磷矿洗矿，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。项目不属于高耗能项目。
	符合


[bookmark: _Toc11298][bookmark: _Toc3268]综上所述，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》要求。
8.2.7《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》相符性分析
根据“云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的通知（云发改基础〔2022〕894号）”，符合性分析详见下表。
表8.2-4与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知相符性分析
	序号
	相关要求
	本项目
	符合性

	1
	禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江2019年—2035年）》《景洪市总体规划（2019-2035年）》等州市级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	本项目不涉及码头项目。

	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区被进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的试验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施
	本项目位于玉溪市华宁县产业园区新庄片区（莲花塘），用地性质为工业用地，不涉及自然保护区。

	符合

	3
	禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山。采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目
	本项目不涉及风景名胜区。
	符合

	4
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目用地不属于饮用水水源保护区
	符合

	5
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园的土地
	符合

	6
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不涉及长江流域河湖岸线、金沙江岸线保护区和保留区内、九大高原湖泊保护区。
	符合

	7
	禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	本项目不在金沙江、长江一级支流范围内。

	符合

	8
	禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	本项目不在金沙江、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域。

	符合

	9
	禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内，不在金沙江干流岸线三公里范围内。本项目不涉及尾矿库的建设，本项目不涉及冶炼渣库和磷石膏库的建设项目
	符合

	10
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	本项目位于玉溪市华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	符合

	11
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
	本项目为选矿类项目，不属于危险化学品生产项目
	符合

	12
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	本项目为磷矿选矿类项目，不属于落后的产能项目，不属于高耗能、高排放项目，不涉及高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置
	符合


综上分析，本项目的建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》。
8.2.8与《云南省主体功能区规划》符合性分析
《云南省主体功能区规划》将云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区域。其中重点开发区是重点进行工业化城镇化开发的区域，包括国家层面的重点开发区域、省级层面集中连片重点开发区域和其它重点开发的城镇。限制开发区域是保障农产品供给和生态安全的重要区域，包括农产品主产区和重点生态功能区。禁止开发区域是保护自然文化遗产的重要区域，包括农产品主产区和重点生态功能区，具体包括：自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区等。
本项目选址位于华宁县产业园区新庄片区（莲花塘），华宁县属于《云南省主体功能区规划》中国家级集中连片重点开发区域，本项目的建设符合《云南省主体功能区规划》要求。
8.2.9与《云南省生态功能区划》的符合性分析
根据《云南省生态功能区划》中生态功能的划分，云南省生态功能—7—区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。基本项目所在区域生态环境功能区见表8.2-5。
表8.2-5本项目所属生态环境功能区划情况一览表
	生态功能分区单元
	所在区域与面积
	主要生态特征
	主要生态环境问题
	生态环境敏感性
	主要生态系统服务功能
	保护措施与发展方向

	生态区
	生态亚区
	生态功能区
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区
	Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区

	Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区
	澄江、通海、红塔区、江川县，昆明市大部分区域，峨山县的部分地区，面积11532.70平方公里
	以湖盆和丘状高原地貌为主。滇池、抚仙湖、星云湖、杞麓湖等高原湖泊都分布在本区内，大部分地区的年降雨量在900—1000毫米，现存植被以云南松林为主。土壤以红壤、紫色土和水稻土为主。
	农业面源污染，环境污染、水资源和土地资源短缺
	高原湖盆和城乡交错带的生态脆弱性
	昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全
	调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域的面源污染


本项目属于磷矿洗矿项目，建设地点位于华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），用地为工业用地。本项目雨污分流，初期雨水收集于初期雨水收集池，回用于生产；生产废水经沉淀处理后，回用于洗矿，不外外；生活污水经隔油池、化粪池、一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中道路清扫标准限值要求，回用于厂区道路洒水降尘，不外排。本项目废水全部回用不外排，并配套事故池等风险防范措施，对区域水体影响不大。因此，项目的建设符合该区域的生态保护和发展目标，与《云南省生态功能区划》相符。
[bookmark: _Toc7327][bookmark: _Toc30887]8.2.10与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》符合性分析
为进一步加强工业固体废物和重金属污染防治工作，防范环境风险，云南省于2022年8月31日印发了《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》，其对建设项目产生的工业固体废物和重金属污染做处理具体规定，本项目与其符合性分析如下：
表8.2-6与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》符合性分析
	序号
	条例内容
	本项目内容
	符合性

	1
	强化工业固体废物源头管控

	（1）
	1.严格准入管理
严格控制新建、扩建工业固体废物及危险废物产生量大、区域内难以有效综合利用、无害化处置能力不足、无配套利用处置设施的建设项目。新建项目严格执行《建设项目危险废物环境影响评价指南》《危险废物处置工程技术导则》等技术规范，开展危险废物环境影响评价。将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实固体废物污染环境和破坏生态防治措施，将固体废物环境污染防治设施建设资金纳入投资概算。
	本项目尾矿以及循环水池沉渣、渗滤液收集池沉渣、初期雨水收集池沉渣、布袋除尘器除尘灰、热风炉炉渣的暂存，经暂存后委托砖厂作为制砖的原料综合利用；废矿物油及废油桶暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置；生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运处置；化粪池污泥、生活污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏处置，不在厂区暂存；本项目固废均合理处置，处置率100%，满足要求。
	符合

	（2）
	2.推进清洁生产
督促企业合理选择清洁的原料、能源和工艺、设备，减少有毒、有害原料的使用，提高资源利用效率。以有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、环境治理业等工业固体废物产生量大的行业为重点，实施强制性清洁生产审核，督促企业实施清洁生产技术改造，从源头减少工业固体废物及危险废物产生。鼓励引导工业企业开展自愿清洁生产审核工作。
	本项目为低品位磷矿选矿项目，提高了低品位磷矿资源利用率。本项目不属于上述工业固体废物产生量大的行业，本项目选矿尾渣委托砖厂作为制砖的原料综合利用；废矿物油及废油桶暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。
	符合

	2
	（二）推进工业固体废物污染防治

	（1）
	加强环境管理将工业固体废物纳入排污许可证管理，落实管理台账和申报制度，实现可追溯、可查询。
	本评价要求项目运行后对工业固体废物的暂存、转运、处理进行台账记录，将工业固体废物纳入排污许可证管理，落实管理台账和申报制度，实现可追溯、可查询
	符合

	（2）
	2.强化利用处置
严格落实尾矿、粉煤灰、冶炼渣、工业副产石膏等工业固体废物综合利用技术和产品标准，规范工业固体废物综合利用行业发展。
	本项目为磷矿洗矿项目，尾矿委托砖厂作为制砖原料综合利用。

	符合

	3
	提升危险废物监管和利用处置能力
	项目产生的危险废物主要为废矿物油、废油桶，暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置，危废暂存间地面进行防渗处理，设置导流沟、收集池，危废暂存间门口设置危险废物警示标识；盛装容器上张贴危废标识，并进行危废台账记录，危废管理应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。
	符合


综上，本项目与《云南省工业固体废物和重金属污染防治"十四五"规划》相符。
8.2.11与《云南省土壤污染防治条例》的符合性
本项目与《云南省土壤污染防治条例》的符合性详见表8.2-7。
表8.2-7与《云南省土壤污染防治条例》的符合性分析
	序号
	云南省土壤污染防治条例
	本项目
	符合性

	1
	第十二条县级以上人民政府及其有关部门应当加强发展规划和建设项目布局论证，严格执行相关行业企业布局选址要求，根据土壤环境质量状况、环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局，合理规划产业布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目
	本项目位于华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），项目用地属于工业用地，远离居民区和学校、医院、疗养院、养老院等
	符合

	2
	第十四条各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用
	本次环境影响评价文件包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。治理设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用
	符合

	3
	第十五条单位和个人生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质，从事加油站经营、油品运输、油品贮存以及车船拆解、修理、保养等活动，应当采取有效的防渗漏、防流失、防扬散或者其他措施，防止土壤污染
	本项目危险废物主要为设备维修保养产生的废润滑油，暂存于危废暂存间，危废暂存间采取防渗漏、防流失、防扬散等措施，防止土壤污染
	符合

	4
	有色金属矿和黑色金属矿采选、有色金属和黑色金属冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、焦化、医药制造、制革、电镀、铅蓄电池制造、印染、危险废物利用及处置等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位，应当列入土壤污染重点监管单位名录
	本项目为非金属矿采选，不属于上述行业，本项目运行过程中按照排污许可相关要求进行管理。
	符合

	5
	第十七条土壤污染重点监管单位应当依法履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情况（二）建立土壤污染隐患排查制度，发现污染隐患的，应当采取相应处置措施，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）依照法律法规和监测规范，制定、实施自行监测方案，对监测数据的真实性和准确性负责，不得篡改、伪造监测数据，并将监测数据报所在地生态环境主管部门；（四）法律法规规定的其他义务
	本项目废水全部回用不外排，固废均合理处置，不涉及有毒有害物质排放。本项目采取分区防渗等措施防止土壤污染。
	符合

	6
	第十九条从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、制革、化学原料和化学制品制造、电镀等行业的企业事业单位和其他生产经营者，应当执行重金属污染物排放标准要求和总量控制制度，依法实施强制性清洁生产审核，采用先进适用的生产工艺和技术，减少重金属污染物排放
	本项目为非金属矿采选，不属于上述行业，本项目各项污染物达标排放，实行总量控制制度，本项目对低品位磷矿进行洗选，提高了低品位磷矿的资源利用率，尾渣委托砖厂作为制砖原料综合利用，不外排。
	符合

	7
	第二十条县级以上人民政府生态环境、自然资源等主管部门应当依法加强对矿产资源开发区域土壤污染防治的监督管理，按照相关标准和总量控制的要求，严格控制可能造成土壤污染的重点污染物排放。企业在开采、选矿、运输、仓储等矿产资源开发活动中应当采取防护措施，防止废气、废水、尾矿、矿渣、矸石等污染土壤环境。贮存矿业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施
	本项目在选矿、贮存过程中采取防护措施，防止废气、废水、尾矿等污染土壤环境
	符合

	8
	第二十一条尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，开展土壤环境风险隐患排查，采取措施防止土壤污染。危库、风险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库的运营、管理单位应当按照规定，进行土壤污染状况监测和定期评估。县级以上人民政府应急管理主管部门应当监督尾矿库运营、管理单位履行防治土壤污染的法定义务，防止其发生可能污染土壤的事故；生态环境主管部门应当加强对尾矿库土壤污染防治情况的监督检查和定期评估，发现风险隐患的，及时督促尾矿库运营、管理单位采取相应措施
	本项目尾矿暂存于尾矿临时堆场，按重点防渗区进行防渗，暂存后委托砖厂作为制砖原料综合利用，项目不涉及尾矿库建设
	符合

	9
	第二十五条农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止土壤、地下水和农产品污染。县级以上人民政府生态环境主管部门应当会同农业农村、水利主管部门加强对农田灌溉用水水质的管理，对农田灌溉用水水质进行监测和监督检查。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等
	项目为低品位磷矿选矿项目，洗矿废水全部循环利用，不外排，不涉及重金属排放
	符合

	10
	第二十八条各级人民政府应当加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦
	本项目位于华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房作为建设用地，本项目利用现有厂房和办公生活辅助用房，主要进行设备安装，本项目不涉及表土的剥离和土地复垦；
	符合

	12
	第三十七条县级以上人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。省人民政府应当对优先保护类耕地面积减少或者土壤环境质量下降的县（市、区）进行预警提醒，并依法采取环境影响评价限批等限制性措施
	本项目位于玉溪市华宁县产业园区新庄片区（莲花塘），项目用地为工业用地，不涉及耕地
	符合


综上所述，项目与《云南省土壤污染防治条例》相符。
[bookmark: _Toc13817][bookmark: _Toc20757]8.2.12与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》的符合性
项目区与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》的符合性详见表8.2-8。
表8.2-8与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》（摘抄）的符合性分析
	序号
	云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划
	本项目
	符合性

	1
	严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	项目已依法进行环境影响评价，进行分区防渗，并提出了防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治措施，项目将严格执行“三同时”制度。
	符合

	2
	强化土壤污染重点监管单位的环境监管。以有色金属矿和黑色金属矿采选、有色金属和黑色金属冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、焦化、医药制造、制革、电镀、铅蓄电池制造、印染、危险废物利用及处置等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位为重点，动态更新土壤污染重点监管单位名录，完善云南省土壤污染重点监管单位综合监管信息化平台，监督土壤污染重点监管单位全面落实土壤污染防治义务。到2025年底前，至少完成一轮土壤和地下水污染隐患排查整改、土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。加强企业拆除活动污染防治现场检查，督促土壤污染重点监管单位落实拆除活动污染防治措施。
	项目属于化学矿选矿业，不属于上述行业，不属于重点管理企业；本次环评提出了防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治措施，环评以项目区及周边土壤环境质量现状进行了监测，项目建成后将按照国家相关规范进行跟踪监测。
	符合

	3
	落实地下水防渗和监测措施。督促“一企一库”“两场两区”采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测。指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施。省级生态环境部门组织开展地下水污染防治重点排污单位周边地下水环境监测。
	项目采取地下水分区防渗，按导则要求设置地下水跟踪监测井，对地下水进行跟踪监测。
	符合


综上所述，项目区与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》相符。
8.2.13与《云南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
2022年4月8日，云南省生态环境厅印发了《云南省“十四五”生态环境保护规划》（云环发〔2022〕13号），本项目与其符合性分析见表9.2-9。
表8.2-9与《云南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析
	序号
	《云南省“十四五”生态环境保护规划》
	本项目
	符合性

	1
	第四章深化“三水”统筹，全面改善水生态环境质量
第三节加强重点流域生态保护治理——严控岸线开发利用，强化自然岸线保护。深化沿江石化、化工等重点企业环境风险评估，长江干流及主要支流岸线1公里范围内不准新（扩）建化工园区，严禁接收转移的污染产业、企业——
第五节持续深化水污染治理——加强入河排污口排查整治。按照“有口皆查、应查尽查”要求，制定工作方案，深入开展六大水系干流、重要支流入河排污口排查，建立入河排污口排查整治名录。实施入河排污口分类整治，依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批。建立统一的排污口信息平台，严格监督管理，实现“受纳水体－排污口－排污通道－排污单位”全过程监督管理
	项目为低品位磷矿选矿项目，采用擦洗工艺，不属于化工项目，本项目废水全部回用，不外排，不设置排污口
	符合

	2
	第七章推进系统防治，有效管控土壤污染风险第一节强化土壤污染源头防控——加强耕地污染源头控制。永久基本农田集中区域不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目——
	项目位于华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），不涉及永久基本农田
	符合

	3
	第九章统筹风险防范，守牢环境安全底线
第二节进一步加强重金属污染防控——加强重金属污染物排放管理。完善全口径清单动态调整机制，依法将重点行业企业纳入重点排污单位名录。加强重金属污染减排分类管理，落实企业重金属污染物排放总量控制制度。严格准入管理，在个旧市、蒙自市、建水县、东川区、马关县、会泽县、兰坪县等重点区域实行新、改、扩建项目“减量替代”，其他区域实行“等量替代”
	本项目所在区域不属于重金属重点区域，项目尾渣委托砖厂作为制砖原料综合利用，固废均合理处置，不外排。
	符合


综上所述，项目与《云南省“十四五”生态环境保护规划》相符。
8.2.14与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）的符合性
项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）的符合性详见表9.2-10。
表8.2-10与《“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》的符合性分析
	序号
	大宗固体废弃物综合利用的指导意见
	本项目
	符合性

	1
	到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。大宗固废综合利用水平不断提高，综合利用产业体系不断完善；关键瓶颈技术取得突破，大宗固废综合利用技术创新体系逐步建立；政策法规、标准和统计体系逐步健全，大宗固废综合利用制度基本完善；产业间融合共生、区域间协同发展模式不断创新；集约高效的产业基地和骨干企业示范引领作用显著增强，大宗固废综合利用产业高质量发展新格局基本形成。
	本项目为低品位磷矿选矿项目，提高了低品位磷矿的综合利用，项目尾矿委托砖厂作为制砖原料综合利用。

	符合

	2
	（七）尾矿（共伴生矿）。稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。加快推进黑色金属、有色金属、稀贵金属等共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收，推动有价金属提取后剩余废渣的规模化利用。依法依规推动已闭库尾矿库生态修复，未经批准不得擅自回采尾矿。
	项目尾矿委托砖厂作为制砖原料综合利用，不涉及尾矿库的建设。
	符合

	3
	（十二）推进产废行业绿色转型，实现源头减量。开展产废行业绿色设计，在生产过程充分考虑后续综合利用环节，切实从源头削减大宗固废。大力发展绿色矿业，推广应用矸石不出井模式，鼓励采矿企业利用尾矿、共伴生矿填充采空区、治理塌陷区，推动实现尾矿就地消纳。开展能源、冶金、化工等重点行业绿色化改造，不断优化工艺流程、改进技术装备，降低大宗固废产生强度。推动煤矸石、尾矿、钢铁渣等大宗固废产生过程自消纳，推动提升磷石膏、赤泥等复杂难用大宗固废净化处理水平，为综合利用创造条件。在工程建设领域推行绿色施工，推广废弃路面材料和拆除垃圾原地再生利用，实施建筑垃圾分类管理、源头减量和资源化利用。
	项目不涉及采矿，项目选矿尾矿委托砖厂作为制砖原料综合利用，不涉及尾矿库的建设。
	符合

	4
	（十三）推动利废行业绿色生产，强化过程控制。持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。
	项目固废处置过程全流程管理，并使用专用运输设备和车辆进行运输，防止二次污染
	符合

	5
	（十四）强化大宗固废规范处置，守住环境底线。加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。
	项目固废均能得到合理的处置，尾矿临时堆场按照重点防渗区建设，用于分区暂存脱水后的尾矿，以及循环水池沉渣、渗滤液收集池沉渣、初期雨水收集池沉渣、布袋除尘器除尘灰、热风炉炉渣的，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设。
	符合


项目符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）。
[bookmark: _Toc9706]8.2.15与《云南省矿产资源总体规划》（2021~2025年）相关的符合性分析
本项目处于《云南省矿产资源总体规划》（2021~2025年）昆玉片区，根据《云南省矿产资源总体规划》，昆玉片区十五“矿业建设的重点项目有：国家级昆明大型磷复肥基地、滇中铜业基地、昆明铝业基地、钢铁基地和寻甸先锋褐煤液化示范基地。重点鼓励开发滇中地区磷矿，加强低品位磷矿的开发利用”，因此，本项目建设符合《云南省矿产资源总体规划》。
8.2.16与《玉溪市矿产资源总体规划》（2021—2025年）符合性分析
《玉溪市矿产资源总体规划》（2021—2025年）中“绿色矿山建设总体思路”中提出：①坚持绿色生产、资源高效利用，推动绿色生产，引导绿色消费，构建贯通矿产资源行业绿色全产业链；进一步提高资源利用效率，摒弃采富弃贫做法，贫富兼采，综合利用，最大限度地提高资源利用率。②坚持绿色循环经济，推进资源总量管理、科学配置、循环利用，推动能源清洁低碳安全高效利用；大力发展矿产资源行业中尾矿、尾渣循环再利用的研究与实用技术，大宗尾矿规模化高端利用技术，低品位和伴生矿物的选矿提纯及产品应用技术；加快发展有色金属再生循环利用产业，提高有价元素回收和保级升级再利用水平；加快磷矿山建设步伐，实现规模化保护性开采，实现矿山复垦利用，提高资源保障度，加大磷矿中伴生氟、硅、碘等资源回收循环利用。
本项目属于低品位磷矿选矿类项目，处理规模为90万t/a，产生的尾矿经尾矿临时堆场暂存后委托砖厂作为制砖原料综合利用。项目符合《玉溪市矿产资源总体规划》（2021—2025年）中的相关规划要求。
8.2.17与《尾矿污染环境防治管理办法（部令第26号）》符合性分析
2022年4月6日，国家生态环境部印发了《尾矿污染环境防治管理办法》（部令第26号），本项目与其符合性分析见表8.2-11。
表8.2-11项目与《尾矿污染环境防治管理办法（部令第26号）》符合性分析
	序号
	《尾矿污染环境防治管理办法（部令第26号）》
	本项目
	符合性

	1
	第二章第六条：产生尾矿的单位应当建立健全尾矿产生、贮存、运输、综合利用等全过程的污染防治责任制度，确定承担污染防治工作的部门和专职技术人员，明确单位负责人和相关人员的责任。
	项目生产过程中产生的尾渣经板框压滤机脱水处理后，暂存于项目区尾渣临时堆棚堆放，委托砖厂作为制砖原料综合利用。运营期要求建立完善尾渣产生、贮存、运输、综合利用等全过程的污染防治责任制度，明确单位负责人及相关人员责任
	符合

	2
	第二章第七条：产生尾矿的单位和尾矿库运营、管理单位应当建立尾矿环境管理台账。产生尾矿的单位应当在尾矿环境管理台账中如实记录生产运营中产生尾矿的种类、数量、流向、贮存、综合利用等信息；尾矿库运营、管理单位应当在尾矿环境管理台账中如实记录尾矿库的污染防治设施建设和运行情况、环境监测情况、污染隐患排查治理情况、突发环境事件应急预案及其落实情况等信息。　尾矿环境管理台账保存期限不得少于五年，其中尾矿库运营、管理单位的环境管理台账信息应当永久保存。产生尾矿的单位和尾矿库运营、管理单位应当于每年1月31日之前通过全国固体废物污染环境防治信息平台填报上一年度产生的相关信息
	评价要求建设单位运营中应严格按照《尾矿污染环境防治管理办法（部令第26号）》要求设置尾矿管理台账，在尾矿环境管理台账中如实记录生产运营中产生尾矿的种类、数量、流向、贮存、综合利用等信息；尾矿环境管理台账保存期限不得少于五年。同时，建设单位在每年1月31日之前通过全国固体废物污染环境防治信息平台填报上一年度产生的相关信息。

	符合

	3
	第二章第八条：产生尾矿的单位委托他人贮存、运输、综合利用尾矿，或者尾矿库运营、管理单位委托他人运输、综合利用尾矿的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
	评价要求项目运行期间应与尾矿综合利用的砖厂签订合同，并核实消纳能力，要求建设单位后期在签订协议过程定好污染防治要求。
	符合

	4
	第二章第十三条：采用传送带方式输送尾矿的，应当采取封闭等措施，防止尾矿流失和扬散。
　　通过车辆运输尾矿的，应当采取遮盖等措施，防止尾矿遗撒和扬散。

	尾矿厂区外输送采取车辆运输，要求运输单位在输送过程中采取帆布遮盖措施；
	符合

	5
	第二章第十四条：依法实行排污许可管理的产生尾矿的单位，应当申请取得排污许可证或者填报排污登记表，按照排污许可管理的规定排放尾矿及污染物，并落实相关环境管理要求。
	本项目申请排污许可时将工业固体废物纳入排污许可证管理，并制定管理台账，对固体废物污染防治信息进行公开，并落实相关和环境管理要求。
	符合


综上所述，本项目与《尾矿污染环境防治管理办法（部令第26号）》相符。
[bookmark: _Toc10452]8.2.18与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析
《云南省固体废物污染环境防治条例》已由云南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议于2022年11月30日审议通过现予公布，自2023年3月1日起施行。根据下表分析可知，本项目符合《云南省固体废物污染环境防治条例》中的相关要求。
表8.2-12项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析
	云南省固体废物污染环境防治条例
	本项目情况
	符合性

	第十四条
	产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
	项目设置1个尾矿临时堆棚，钢架结构，采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，地面进行按重点防渗区进行防渗，且设置渗滤液收集设施，收集后的滤液抽至循环水池沉淀处理后回用于洗矿过程，不外排
	符合

	第二十四条
	1、产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上
2、禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物
	1、建设单位应按要求建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实进行台账记录并保存5年以上。
2、本项目生活垃圾暂存于生活垃圾桶，委托环卫部门定期清运，尾渣暂存于尾渣临时堆棚，委托砖厂作为制砖原料综合利用，生活垃圾与工业固体废物分开堆放处理。
	符合

	第二十五条
	产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求
	本次评价要求建设单位在后期废润滑油等危废委托资质单位处置时候，对资质单位主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
评价要求项目运行期间应与尾矿综合利用的砖厂签订合同，并核实消纳能力，要求建设单位后期在签订协议过程定好污染防治要求。
	符合

	第二十六条
	1、产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。
　2、贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准

	1、 要求后期建设单位按照要求进行清洁审核工作；
2、 本项目设置有危废暂存间及尾矿临时堆场，本次评价要求危废暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设置；尾矿临时堆场按重点防渗区进行建设。
	符合

	第二十七条
	产生工业固体废物的单位应当依法取得排污许可证，向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定
	建设单位运行前应办理排污许可证手续，并向玉溪市生态环境局提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并严格按照排污许可证中的要求执行
	符合

	第二十八条
	矿山企业应当采取科学的开采方法和选矿工艺，减少尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物的产生量和贮存量。
　 鼓励采取先进工艺对尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物进行综合利用。
　　尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，矿山企业应当按照国家有关环境保护等规定进行封场，防止造成环境污染和生态破坏
	本项目选矿采取擦洗工艺，本项目产生的尾矿经尾矿临时堆场暂存后委托砖厂作为制砖原料综合利用，满足要求。

	符合

	第二十九条
	产生大宗工业固体废物的单位应当采取有效措施，减少大宗工业固体废物的产生量，加强大宗工业固体废物综合利用和无害化处置，制定相关计划逐步消纳大宗工业固体废物历史堆存量。
前款所称大宗工业固体废物，是指我国各工业领域在生产活动中年产生量在1000万吨以上，对环境和安全影响较大的固体废物，主要包括：尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、工业副产石膏、赤泥和电石渣等。
	本项目不属于大宗工业固体废物，项目产生的尾矿经尾矿临时堆场暂存后委托砖厂作为制砖原料综合利用，满足要求。

	符合


综上所述，本项目建设与《云南省固体废物污染环境防治条例》相符。
8.2.19与《地下水管理条例》符合性分析
项目与《地下水管理条例》符合性分析详见表9.2-13。
表 8.2-13 与《地下水管理条例》的符合性分析
	序号
	地下水管理条例
	本项目
	符合性

	1
	第二十六条 建设单位和个人应当采取措施防止地下工程建设对地下水补给、径流、排泄等造成重大不利影响……
	本项目采取分区防渗，对地下水影响不大
	符合

	2
	第四十一条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等
活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测
	本项目不涉及采矿和尾矿库工程，生产区采取分区防渗，并设置了地下水监测点进行跟踪监测
	符合

	3
	第四十二条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目
	本项目不属于岩溶强发育、不存在较多落水洞和岩溶漏斗，采取分区防渗后，对地下水影响小
	符合


根据表8.2-13项目与《地下水管理条例》相符。
8.2.20 与《玉溪市华宁县宁州街道二龙戏珠饮用水水源地保护区调整方案》符合性分析
（一）基本情况
（1） 划分范围
二龙戏珠划分保护区面积为27.48km2。划分为一级保护区、二级保护区及准保护区。
（2）二龙戏珠水源保护区划分
一级保护区：以二龙山出水口为中心，划界为北至龙珠河进入二龙山垭口处；南至龙珠河与赵家坟河交汇处，另外在土老衣和落水洞两处的落水洞及周边也划为一级保护区。保护面积为0.57km2。
二级保护区：分为二龙山和落水洞两个片区。二龙山以二龙山出水口为中心，同时依据地下水文资料和永久性的明显标志。保护面积为18.90km2。
准保护区：一级保护区和二级保护区以外的二龙山泉水补水区，准保护区以龙珠河为轴心，西至葫芦冲-锅底塘大罗-莲花塘山形成的山脊线（不包含矿区），东至新城-阿路本一线，南北各连接二龙山出水口二级保护区和落水洞准保护区的区域。保护面积为8.01km2。
（二）符合性分析
本项目与宁州街道二龙戏珠饮用水水源地无重叠关系，本次规划不涉及宁州街道二龙戏珠饮用水水源地一级保护区、二级保护区及准保护区。

8.2.21 与《云南省地下水管理办法》符合性分析
本项目与《云南省地下水管理办法》符合性分析如下：
表8.2-14 与《云南省地下水管理办法》符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目
	符合性

	1
	利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物
	本项目生产废水经沉淀后回用于洗矿生产；生活污水经隔油池、化粪池、一体化污水处理设施处理达标后，回用于降尘和绿化，无废水外排，不利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物
	符合

	2
	利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处及产品理后的污泥或者其他有毒有害物质
	本项目尾矿临时堆场按照重点防渗区建设，用于分区暂存脱水后的尾矿，以及循环水池沉渣、渗滤液收集池沉渣、初期雨水收集池沉渣、布袋除尘器除尘灰、热风炉炉渣的；废矿物油等危险废物暂存于危废暂存间，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设。
本项目未利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存原料及产品，本项目为磷矿洗矿项目，不涉及石化原料及产品、农药等。
	符合

	3
	利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物
	本项目分区防渗，重点防渗区：危废暂存间、渗滤液收集池、事故池及循环水池、尾矿浓缩区、尾矿脱水区、尾矿临时堆场，危废暂存间达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗技术要求，即1m厚黏土层，渗透系数K≤1×10-7 cm/s或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10 cm/s。其他区防渗技术要求为等效粘土防渗层 M b≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s，各类池子应采用混凝土浇灌基础上通过涂抹环氧树脂等防渗材料等方式进行防渗。
一般防渗区：生产区、原矿堆放区、成品堆放区、隔油池、化粪池、生活污水处理站、中水池、初期雨水收集池，防渗技术要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7cm/s。
	符合

	4
	法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为
	本项目不存在法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为
	符合

	5
	兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施
	本项目属于磷矿选矿项目，不涉及地下工程设施及地下勘探、采矿活动。
	符合

	6
	化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，建设地下水水质监测井，按照有关标准和技术规范进行监测
	本项目属于磷矿选矿项目，采取了分区防渗措施，并设置跟踪监测井，要求建设单位后期加强管理。
	符合

	7
	加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并按照有关标准和技术规范进行防渗漏监测
	本项目属于磷矿选矿项目，不涉及加油站
	符合

	8
	存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施
	本项目不涉及可溶性剧毒废渣的存放
	符合


综上，本项目建设符合《云南省地下水管理办法》的相关要求。
8.2.22 与《云南省地下水污染防治实施方案》符合性分析
本项目与《云南省地下水污染防治实施方案》（云环发〔2020〕4号）符合性分析如下：
表8.2-15 项目与《云南省地下水污染防治实施方案》符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目
	符合性

	1
	建立地下水环境监测体系。根据国家有关地下水环境监测网建设要求，围绕“双源”保护和治理需要，衔接国家地下水监测工程，整合建设项目环评要求设置的地下水污染跟踪监测井、地下水型饮用水源开采井、重点行业企业用地调查监测井、地下水基础环境状况调查评估监测井、土壤污染重点监管企业地下水污染监测井、《中华人民共和国水污染防治法》要求的污染源地下水水质监测井等，制定并实施地下水环境监测网建设方案。2025 年底前，构建全省地下水环境监测网。按照国家和行业相关监测、评价技术规范，开展地下水环境监测。推进地下水— 4 —环境监测数据共享，建立全省地下水环境信息数据库和地下水环境监测信息平台，为地下水污染防治提供技术支撑
	本次评价要求建设单位设置地下水监测井，后期运营过程中对地下水进行跟踪监测。
	符合

	2
	强化重点地下水污染源环境监管。结合重点行业企业用地土壤污染状况调查、污染地块详细调查和风险评估，排查梳理化工企业、加油站、有色金属矿山采选区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等重点污染源，掌握地下水污染源的分布和污染状况。2020 年起，逐步建立地下水污染重点监管企业名单，并纳入土壤污染重点监管单位名录，按年度动态更新并向社会公布，强化在产企业地下水污染防治监管
	本项目属于磷矿选矿项目，不属于化工企业、加油站、有色金属矿山采选区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等重点污染源等。
	符合

	3
	加强地表水与地下水污染协同防治。加快城镇污水管网更新改造，完善管网收集系统，减少管网渗漏对地下水影响。加强农田灌溉水源统筹规划和灌溉水水质监测，使用污水处理厂再生水的，再生水应满足国家相应的水质标准要求。避免在土壤渗透性强、地下水位高、地下水露头区进行再生水灌溉。强化农业面源污染防治。实施化肥农药零增长行动，推广测土配方施肥技术，积极发展生态循环农业，减少农药化肥使用量，降低农业面源污染对地下水水质影响。
	本项目无废水外排；生产废水经沉淀后，全部回用于洗矿生产；生活污水经处理达标后，回用于厂区道路洒水降尘，不外排；初期雨水经收集后回用于生产。
	符合

	4
	强化土壤与地下水污染协同防治。认真贯彻落实《土壤污染防治法》《土十条》关于地下水污染防治的相关要求。对安全利用类和严格管控类农用地地块的土壤污染影响或可能影响地下水的，制定污染防治方案时，应纳入地下水的内容；对污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染状况调查报告应包括地下水是否受到污染等内容；对列入风险管控和修复名录中的建设用地地块，实施风险管控措施应包括地下水污染防治的内容；实施修复的地块，修复方案应包括地下水污染修复的内容。
	根据监测结果可知，项目厂区范围内3个柱状样点，1个表层样点各项指标均低于《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地的风险筛选值和风险管控值。项目区外2个表层样点各项指标均低于《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值。
	符合

	5
	加强区域与场地地下水污染协同防治。根据国家地下— 6 —水污染防治分区划分技术要求（附件1），综合考虑地下水水文地质结构、地下水功能价值、脆弱性、污染状况、水资源禀赋和行政区划等因素，开展地下水污染防治分区划分，明确相应保护区、防控区及治理区范围和分区防治措施。2020 年，完成云南省地下水污染防治分区划分。根据地下水污染分区防治措施，稳步实施地下水污染源分类监管，持续推进地下水污染修复防控工作
	本项目分区防渗，重点防渗区：危废暂存间、渗滤液收集池、事故池及循环水池、尾矿浓缩区、尾矿脱水区、尾矿临时堆场，危废暂存间达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗技术要求，即1m厚黏土层，渗透系数K≤1×10-7 cm/s或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10 cm/s。其他区防渗技术要求为等效粘土防渗层 M b≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s，各类池子应采用混凝土浇灌基础上通过涂抹环氧树脂等防渗材料等方式进行防渗。
一般防渗区：生产区、原矿堆放区、成品堆放区、隔油池、化粪池、生活污水处理站、中水池、初期雨水收集池，防渗技术要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7cm/s。
	符合



综上所述，本项目建设与《云南省地下水污染防治实施方案》（云环发〔2020〕4号）。
8.2.23《云南省土壤污染防治工作方案》符合性分析
《云南省土壤污染防治工作方案》于2017年2月19日由云南省人民政府发布实施，本规划与其符合性如下表所示：
表8.2-16与《云南省土壤污染防治工作方案》的符合性分析一览表
	相关内容
	本规划情况
	符合性

	防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、农药、焦化、电镀、制革、印染、危险废物处置等行业企业。加强现有有关行业企业的环境监管，鼓励企业采用新技术、新工艺，提高生产技术和污染治理水平，加快提标升级改造和深度治理，确保稳定达到排放标准。
	本项目属于磷矿洗矿，不涉及有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、农药、焦化、电镀、制革、印染、危险废物处置等行业；本项目位于华宁县产业园区新庄片区（莲花塘），不涉及优先保护类耕地集中区域。
	符合

	强化空间布局管控。加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤的环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行有关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。
	本项目位于华宁县产业园区新庄片区（莲花塘），周边不涉及居民区、学校、医疗和养老机构等，本项目为磷矿选矿项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业
	符合

	防范建设用地新增污染。严格环境准入，防止新建项目对土壤造成污染。排放重点污染物（镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物）的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好风险管控、污染防治等措施落实情况的监督管理工作。自2017年起，各级政府应与有关重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确措施和责任。
	本项目生产废水经沉淀处理后，回用于选矿生产；生活污水经处理后回用于厂区道路洒水降尘，不外排，本项目废水全部回用，不排放；不涉及重点污染物（镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物）的排放，同时，本项目采取分区防渗措施，以防止对土壤造成影响，要求环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	符合

	加强工业废物处理处置。制定工业固体废物堆存场所整治方案，全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。推进历史遗留危险废物的处理处置。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。
	本项目产生的尾矿经尾矿临时堆场暂存后委托砖厂作为制砖原料综合利用，不乱堆放。
	符合


综上所述，本项目符合《云南省土壤污染防治工作方案》中提出的各项要求。
8.2.24 与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》符合性分析
根据2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》于2020年11月7日修订并实施，本项目与其符合性如下表所示：
表8.2-17  与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》符合性分析一览表
	相关内容
	本规划情况
	符合性

	第三十六条　产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	1、建设单位应按要求建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实进行台账记录并保存5年以上。
2、本项目生活垃圾暂存于生活垃圾桶，委托环卫部门定期清运，尾渣暂存于尾渣临时堆棚，委托砖厂作为制砖原料综合利用，生活垃圾与工业固体废物分开堆放处理。
	符合

	第三十七条　产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。
	本次评价要求建设单位在后期废润滑油等危废委托资质单位处置时候，对资质单位主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
评价要求项目运行期间应与尾矿综合利用的砖厂签订合同，并核实固废运输、利用、处置情况，要求建设单位后期在签订协议过程定好污染防治要求。
	符合

	第三十九条　产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。
产生工业固体废物的单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。
	项目运行前应按照要求申领排污许可证，建设单位在运营过程中应严格按照要求设置尾矿管理台账，在尾矿环境管理台账中如实记录并且向所在地生态环境主管部门提供生产运营中产生尾矿的种类、数量、流向、贮存、综合利用等信息；
	符合


综上所述，本项目与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相符。
8.2.25与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》符合性分析
表8.2-18 项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》符合性分析
	序号
	饮用水水源保护区污染防治管理规定
	本项目
	符合性

	1
	第十一条　饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：
（一）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动；
（二）禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物；
（三）运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施；
　（四）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类；
	本项目不在饮用水保护区划定范围内，项目不涉及固废倾倒和有毒有害等运输
	符合

	2
	第十二条　饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：
　　（一）一级保护区内
　　禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；
　　禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；
　　不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；
　　禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；
　　禁止设置油库；
　　禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；
　　禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。
　（二）二级保护区内
　　禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；
　　原有排污口依法拆除或者关闭；
　　禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。
　　三、准保护区内
　　禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
	本项目不在饮用水保护区划定范围内，项目废水全部回用不外排，不设置排污口；固体废物均合理处置，处置率100%，不涉及固废倾倒和上述活动
	符合

	3
	第十八条　饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：
　　一、禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物。
　　二、禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等。
　　三、实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。 
	本项目不在饮用水保护区划定范围内，项目废水全部回用不外排，项目生产区采取分区防渗，不涉及回灌地下水 
	符合

	4
	第十九条　饮用水地下水源各级保护区及准保护区内必须遵守下列规定：
　一、一级保护区内
　　禁止建设与取水设施无关的建筑物；
　　禁止从事农牧业活动；
　　禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；
　　禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；
　　禁止建设油库；
　　禁止建立墓地。
　二、二级保护区内
　（一）对于潜水含水层地下水水源地
　　禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；
　　禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；
　　禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；
　　化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。
（二）对于承压含水层地下水水源地
　　禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。
　　三、准保护区内
　　禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；
　　当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；
　　不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；
　　保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。 

	本项目不在饮用水保护区划定范围内，项目生产区采取分区防渗，项目不涉及地下水开采，生产废水处理达标后回用于生产，生活污水处理达标后回用于厂区洒水降尘，不涉及用于农灌及上述活动。
	


综上所述，本项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》相符。
8.2.26与“关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知”的符合性分析
2020年1月2日，生态环境部印发了“关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知”（环办环评〔2019〕65 号）。该通知对“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作提出了以下要求，具体要求与本项目的符合性分析详见下表。
表8.2-19 项目与环办环评〔2019〕65 号符合性分析
	相关要求
	项目情况
	符合性

	“三磷”建设项目选址不得位于饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及国家法律法规明确的其他禁止建设区域。选址应避开岩溶强发育、存在较多落水洞或岩溶漏斗的区域。长江干流及主要支流岸线1公里范围内禁止新建、扩建磷矿、磷化工项目，长江干流3公里范围内、主要支流岸线1公里范围内禁止新建、扩建尾矿库和磷石膏库。
	本项目为低品位磷矿选矿项目，不涉及磷化工，项目位于华宁产业园区，项目的选址不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及国家法律法规明确的其他禁止建设区域。项目区地层主要为三迭系中统（T21）地层，岩性为页岩、粉砂岩夹细砂岩，不涉及碳酸岩，因此，不涉及岩溶发育问题。
本项目最近的地表水体为龙珠河，位于项目区东侧约1100m处，属于曲江支流。不属于长江干流及主要支流岸线1公里范围，不属于磷化工、尾矿库及磷石膏库项目
	符合

	磷矿建设项目洗矿废水、尾矿库尾水应闭路循环。
	本项目为磷矿选矿项目，项目洗矿废水全部循环使用，不外排。
	符合



综上所述，项目的建设符合《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》中磷矿项目相关要求。
8.2.27与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析
表8.2-20 项目与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析
	相关要求
	项目情况
	符合性

	　二、推动源头管控和减量
　　（一）加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。
　　（二）实施城镇固体废物源头管控。推进建筑垃圾分类处理。稳步发展装配式建筑，推广绿色施工、全装修或标准化装修交付，强化建筑工地固体废物源头管控。将建筑垃圾减量、运输、利用、处置所需费用列入工程造价，在工程招标和施工设计中明确减量要求和措施。探索房屋建筑和市政工程固体废物排放限额管理。鼓励就地就近处理园林垃圾。压实经营者主体责任，严格落实塑料制品规范使用和减量要求。加快推进快递包装绿色转型，加强商品过度包装治理。
　　（三）减少农林固体废物产生。加强地膜科学使用和管理，严禁非标地膜入市下田。强化农业投入品包装管理，减少包装废弃物产生。推广循环型农业生产模式。

	（1） 本项目为低品位磷矿选矿项目，属于化学矿采选，不涉及重有色金属矿采选，尾渣委托砖厂作为制砖原料综合利用。
（2） 项目生活垃圾按可回收利用和不可回收利用分类收集，不可回收利用部分收集后委托环卫部门清运处置。本项目施工过程中会产生少量建筑垃圾，建筑垃圾采取分类收集、分类处置的措施，其中可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的按照当地住建部门的要求妥善处理。
（3） 不涉及

	符合

	　三、规范收集转运和贮存
　　（四）加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
　　（五）规范城镇固体废物回收转运体系。提高生活垃圾分类和资源化利用水平。深化生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点“两网融合”。发展“互联网＋回收”模式。加强建筑工地、临时贮存场所信息化监管，加强运输车辆动态监管，严防沿途遗撒和乱倒乱卸建筑垃圾，防止城市建筑垃圾向农村转移。因地制宜配置园林垃圾分类收集容器和运输设备。
　　（六）提高农林固体废物收集转运能力。因地制宜建设畜禽粪污收集处理设施。健全秸秆收储运体系，培育专业化第三方服务主体。加强废旧农用物资和报废农机回收处置。积极发挥供销合作系统回收网络作用。建设农资经营点和农村垃圾回收站结合的回收体系，推广押金制、回收奖励制等模式。

	（4） 本项目工业固体废物分类收集贮存，不与生活垃圾混合收集处置，危险废物暂存于危废暂存间，委托资质单位转运、处置。项目工业固废实施台账管理制度。
（5） 项目生活垃圾按可回收利用和不可回收利用分类收集，不可回收利用部分收集后委托环卫部门清运处置。建筑垃圾采取分类收集、分类处置的措施，其中可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的按照当地住建部门的要求妥善处理，不乱倒乱卸建筑垃圾，不向农村转移。运输车辆进行遮盖，防止沿途遗撒。
（6） 不涉及
	符合

	四、提升资源化利用水平
　　（七）加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
　　（八）提升再生资源循环利用水平。强化再生资源综合利用行业规范管理。开展“城市矿产”示范基地升级行动。深入实施生产者责任延伸制度，引导电器电子产品、汽车、动力电池等生产企业参与回收利用。完善旧货交易管理制度。鼓励“互联网＋二手”模式发展。大力发展再制造产业。在确保固体废物零进口的前提下，有序推进海外优质再生资源进口利用。
　　（九）加强再生材料应用推广。建立完善再生材料标准和认证制度。研究实施再生材料和产品碳足迹认证。引导生产企业提高再生材料应用比例。推动将再生材料应用情况纳入企业履行社会责任范围。将更多符合条件的再生材料和产品纳入政府绿色采购范围。探索再生材料应用情况信息化追溯。

	（7） 项目尾渣、沉渣、炉渣、除尘灰委托砖厂作为制砖原料综合利用。
（8） 不涉及
（9） 不涉及
	符合

	五、增加无害化治理能力
　　（十）提升全过程无害化水平。加强大宗工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋量和环境污染风险。因地制宜确定生活垃圾处理方式，合理布局建设生活垃圾焚烧处理设施，鼓励在确保安全稳定运行前提下，协同处置城镇污水处理厂污泥和工业固体废物。新建生活垃圾焚烧项目应同步落实飞灰处理途径，逐步减少飞灰填埋量。优化污泥处理处置结构，压减填埋规模。
　　（十一）稳妥有序探索规模化消纳利用渠道。在符合环境质量标准、污染风险管控要求和安全生产要求前提下，探索通过井下充填、矿坑回填、生态修复等方式规模化消纳利用大宗工业固体废物。建立统一规范的管理制度，加强部门协同，严格履行相关审批和决策程序，坚决防范以规模化消纳利用名义非法倾倒。

	（10） （十一）项目尾渣、沉渣、炉渣、除尘灰委托砖厂作为制砖原料综合利用，不填埋处置。生活垃圾、化粪池污泥、一体化污水处理污泥委托环卫部门清运处置。

	符合

	六、实施重点领域专项整治
　　（十二）开展非法倾倒处置固体废物专项整治。深入开展重点区域非法倾倒处置固体废物排查，及时发现问题并逐一限时整改。依法依规严肃查处违法单位和个人，斩断黑色利益链条。
　　（十三）开展生活垃圾填埋场环境污染隐患专项整治。系统摸排生活垃圾填埋场环境污染隐患，建立问题整改台账。加快制定整治技术要求，“一场一策”开展专项整治。2024年底前停用的填埋场，除有后续使用计划的外，原则上到2027年全部完成封场治理。
　　（十四）深入推进建筑垃圾专项整治。加快建筑垃圾利用和处置设施规划建设。深入排查建筑垃圾产生、收集、贮存、运输、利用、处置等各环节违法违规问题。加强跨部门常态化联合执法和惩戒，畅通信息共享、案件移送等渠道，依法从严从重从速查处一批典型案件。
　　（十五）开展历史遗留固体废物堆存场所专项整治。摸清全国大宗工业固体废物堆存场所环境管理情况。开展环境风险调查评估，“一场（矿）一策”深入推进涉重金属矿山、尾矿库、堆（渣）场、危险废物填埋场等环境安全隐患排查整治。到2030年，完成全国60%以上的历史遗留固体废物堆存场所治理，全面完成赤泥库、尾矿库环境风险隐患整治。
　　（十六）深入推进磷石膏综合治理。“一库一策”推进磷石膏库环境风险隐患排查整治。加强磷石膏贮存、运输、利用等环节环境管理，严格执行磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范，依法严肃查处磷石膏相关环境违法行为。到2027年，云南、湖北、贵州、四川、安徽、重庆等地区完成存量磷石膏库整治。

	（十二）项目尾渣、沉渣、炉渣、除尘灰委托砖厂作为制砖原料综合利用，不倾倒处置固废。
（十三）生活垃圾、化粪池污泥、一体化污水处理污泥委托环卫部门清运处置。
（十四）建筑垃圾采取分类收集、分类处置的措施，其中可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的按照当地住建部门的要求妥善处理，不乱倒乱卸建筑垃圾
（十五）本项目为新建项目，不涉及涉重金属矿山、尾矿库、堆（渣）场、危险废物填埋场等。
（十六）本项目为磷矿选矿，不涉及磷石膏。
	符合

	七、严格全过程监管和执法督察
　　（十七）提升信息化监管能力。加强固体废物全生命周期信息化监管，依法强化生活垃圾焚烧处理、固体废物填埋、危险废物焚烧和工业窑炉协同处置、重金属重点行业企业自动监测，推进危险废物全过程实时动态监控。推动企业开展数智监控设备升级改造。
　　（十八）强化环境执法督察。严格落实固体废物污染防治相关法律法规，加强从生产到处置各环节全链条监管。严厉打击固体废物环境违法犯罪行为，依法依规追究责任，强化对私设暗管偷排等主观恶意明显、环境危害严重的违法违规行为的惩治。生态环境部门对造成严重生态破坏和环境污染的案件实行挂牌督办。持续开展重点区域“清废行动”。建立健全跨部门跨地区联合监管执法机制，加大对跨省非法倾倒固体废物等行为的打击力度。将违法违规处置固体废物等突出生态环境问题纳入生态环境保护督察。

	（17） 本项目为磷矿选矿项目，不属于生活垃圾焚烧处理、固体废物填埋、危险废物焚烧和工业窑炉协同处置、重金属重点行业企业。
（18） 不涉及
	符合

	八、完善法规标准和技术体系
　　（十九）健全法律法规制度体系。推动生态环境法典编纂和循环经济促进法修订。推动排污单位依法披露工业固体废物环境信息，并将其纳入环境信用评价。修订废弃电器电子产品回收处理、危险废物经营许可、建筑垃圾等方面法规规章。加快出台新能源汽车动力电池综合利用管理办法。完善大宗固体废弃物和再生资源等统计调查制度，健全循环经济统计体系和评价制度。
　　（二十）发挥标准牵引作用。修订产业结构调整指导目录，加大落后工艺装备限制和淘汰力度。分类制修订固体废物污染控制标准，完善建筑垃圾等固体废物资源化利用技术和产品质量标准，明确再生原料和固体废物判定条件。积极参与固体废物治理国际标准制修订，加强标准和认证体系国际衔接。
　　（二十一）强化科技创新支撑。加强固体废物循环利用及重金属污染治理关键技术研发，开展资源循环利用重大技术装备攻关。制定生态环境技术指导目录。修订矿产资源、工业资源等综合利用先进适用工艺技术设备目录。

	（19） 项目建成后执行工业固体废物环境信息公开。
（20） 本项目符合产业结构调整指导目录，不属于落后工艺装备。
（二十一）项目尾渣、沉渣、炉渣、除尘灰委托砖厂作为制砖原料综合利用。

	符合

	　九、加强政策保障
　　（二十二）强化用地保障。科学规划固体废物回填矿山采坑项目。将生活垃圾分类收集、中转贮存等项目纳入公共基础设施用地保障范围。各地加强资源循环利用项目用地保障，安排不少于1%的产业用地用于支持资源循环利用设施建设。
　　（二十三）强化投资财税金融政策支持。用好各级各类资金，支持符合条件的固体废物综合治理、资源循环利用项目建设，尽快补齐固体废物无害化贮存、转运、处置等设施设备短板。大力发展绿色金融，引导金融机构和社会资本加大投入。完善固体废物环境保护税的政策执行口径，引导经营主体加强循环利用和无害化处置。推广资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”做法。建立科学合理的价格机制，引导有关企业加大固体废物综合治理技术研发投入，形成可持续的商业模式，发挥市场力量促进循环经济发展。
　　（二十四）完善收费制度。实行垃圾处理收费制度，合理制定和调整垃圾处理收费标准。支持地方完善收费模式，结合垃圾分类情况，探索差别化生活垃圾处理费制度。推进非居民厨余垃圾处理计量收费。


	（二十二）项目尾渣、沉渣、炉渣、除尘灰委托砖厂作为制砖原料综合利用。生活垃圾、化粪池污泥、一体化污水处理污泥委托环卫部门清运处置。
（二十三）本项目为磷矿选矿项目，提高了低品位磷矿的利用率，不属于固体废物综合治理、资源循环利用项目。
（二十四）项目食堂厨余垃圾委托有餐厨废弃物及废弃油脂处理资质的单位进行清运、处置。项目生活垃圾按可回收利用和不可回收利用分类收集，不可回收利用部分收集后委托环卫部门清运处置。

	符合

	十、强化实施保障
　　（二十五）加强组织领导。各地区各有关部门在党中央集中统一领导下，结合实际抓好贯彻落实。地方各级政府切实履行主体责任，完善工作制度，细化目标任务，确保落地见效。严格规范涉企行政检查。国家发展改革委、生态环境部加强统筹协调，推动本行动计划各项任务落实并及时评估进展成效。生态环境部加强统一监督管理，加快推进“无废城市”建设，推动落实固体废物污染环境防治目标责任制和考核评价制度。各有关部门按照职责分工，落实重点任务，形成工作合力。厘清政府和企业的责任边界，坚持“谁污染、谁治理”，压实固体废物污染主体的防治责任。重大事项及时按程序请示报告。
　　（二十六）深化宣传引导和国际合作。将循环经济知识和“无废”理念纳入有关教育培训体系。结合全国生态日、全国节能宣传周、六五环境日等活动，开展形式多样的宣传教育，推广先进经验做法，形成全社会共同参与的良好氛围。深化多双边国际合作，强化国际公约履约工作，推动形成更多务实成果

	（二十五）不涉及
	符合



综上所述，与《固体废物综合治理行动计划》相符合。
[bookmark: _Toc23798]8.3选址合理性分析
（1） [bookmark: _Toc26798]用地合理性：本项目位于云南华宁产业园区新庄片区（莲花塘），项目租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房作为建设用地，厂区中心地理位置为东经102°56′23.68″，北纬24°14′34.66″，不新增占地，用地性质为工业用地。2025年11月19日取得《云南华宁产业园区管理委员会关于年加工分选90万吨磷矿石建设项目人园的通知》（华产规字〔2025〕10号），同意项目入园，经前文分析，项目符合《云南省华宁产业园区总体规划（2021-2035年）》、规划环评及审查意见等要求，综上，本项目用地合理。
（2）环境质量可行性：根据环境质量现状监测结果表明，项目区大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境现状均能满足相应功能要求，具有一定的环境容量。
（3）环境影响可行性：本项目废气、噪声达标排放，废水全部回用不外排，固废处置率100%，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。
[bookmark: _Toc14502]（4）环境敏感性：本项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、地质公园、基本农田保护区等特殊生态敏感区及重要生态敏感区范围内，《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》；所处区域属于《云南主体功能区规划》中的鼓励开发区，符合《云南省生态功能区划》的要求。不涉及占用生态保护红线，位于城镇开发边界内，不涉及基本农田保护区，符合生态保护红线要求，符合国土空间三区三线划定等的要求，符合《华宁县国土空间总体规划》相关要求。
 综上所述，从环境保护方面无重大环境制约因素，项目选址合理可行。
[bookmark: _Toc30218]8.4平面布置合理性分析
项目租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房设施作为建设用地，根据生产工艺要求，结合厂区地势、地形、风向等局部气候特点，项目区内划分为办公生活区、生产区两部分。其中，办公生活区设置于项目区北侧，布置2栋1层的宿舍用房，1栋1层的办公用房，1栋1层的食堂，1栋1层配电室，配电室旁布置1间危废暂存间，食堂旁布置1个隔油池，宿舍旁设置1个化粪池、1套生活污水一体化污水处理设施和1个中水站；生产区位于厂区中南部，整个生产区及物料堆放区均采用钢架结构。根据生产工艺流程进行布局，原料堆放区布置于厂房东南角，原料堆放区北面为水洗生产区、尾矿浓缩区、尾矿脱水区、尾矿临时堆场、循环水池、事故池、初期雨水收集池，原料堆放区西面为干擦生产区，干擦生产区以北及以西均为成品堆放区，水洗生产区以西为粉矿半成品堆放区和烘干区及粉矿压球区。
项目办公生活区与生产区分区布置，办公生活区位于生产区常年主导风向的侧风向，避免生产过程中废气、噪声对办公生活区造成影响。项目主要噪声污染源布置在生产车间内，以利于项目厂界噪声达标，避免项目噪声对周边环境的影响，项目平面布置基本合理。
[bookmark: _Toc29224]8.5小结
项目为低品位磷矿选矿项目，采用擦洗工艺，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》产业政策要求；处理规模为90万t/a，符合《云南省磷矿采选行业准入条件》要求。项目位于华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），不涉及生态保护红线、永久基本农田及城镇开发边界线，项目不位于二龙戏珠饮用水水源地保护区，与《玉溪市华宁县宁州街道二龙戏珠饮用水水源地保护区调整方案》相符合；与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江经济带负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》《云南省主体功能区规划》《云南省生态功能区划》《云南省工业固体废物和重金属污染防治十四五"规划》《云南省土壤污染防治条例》《地下水管理条例》《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》《云南省“十四五”生态环境保护规划》《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》《云南省矿产资源总体规划》（2021~2025年）《玉溪市矿产资源总体规划》（2021—2025年）《固体废物综合治理行动计划》《云南省固体废物污染环境防治条例》《地下水管理条例》《云南省地下水管理办法》《云南省地下水污染防治实施方案》《云南省土壤污染防治工作方案》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《尾矿污染环境防治管理办法（部令第26号）》相符。
项目位于《华宁县城总体规划修编（2011-2030）》县城城区范围外，不在华宁县中心城市远期用地发展范围内，与《华宁县城总体规划修编（2011-2030）》相符，符合《华宁县国土空间总体规划》相关要求；项目建设与《云南华宁产业园区总体规划修编(2021-2035年)环境影响报告书》及审查意见相符；在落实环评提出各项措施后，项目运营期对水环境、声环境及环境空气的影响均在可接受范围内，对区域敏感目标不明显。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护的区域，项目建设及选址可行。

































[bookmark: _Toc18703][bookmark: _Toc8691]9环境管理与环境监测
[bookmark: _Toc96867249][bookmark: _Toc57050851][bookmark: _Toc381040862][bookmark: _Toc30609][bookmark: _Toc26844][bookmark: _Toc35259355][bookmark: _Toc294096245][bookmark: _Toc294034091][bookmark: _Toc294089289][bookmark: _Toc294088834][bookmark: _Toc298849372][bookmark: _Toc268593047][bookmark: _Toc294089050]9.1环境管理的目的和意义	
开展项目的环境管理及监测的目的是要全面落实环境保护这一我国基本国策。对拟建项目从设计、施工到运行阶段的环保问题进行科学管理，对工程设计及实施进行监督管理，同时进行系统的环境监测，及时、准确、全面地了解项目环保措施的落实情况及环境污染状况，掌握污染动态，发现潜在的不利影响，从而及时采取有效的环保措施以减轻和消除不利影响，以便使环保设施发挥最佳效果，使环境不利影响减免到最低限度。使建设项目的经济效益、社会效益和环境效益协调发展。
[bookmark: _Toc24810][bookmark: _Toc96867250][bookmark: _Toc381040863][bookmark: _Toc4969][bookmark: _Toc57050852][bookmark: _Toc35259356]9.2环境管理
[bookmark: _Toc35259357][bookmark: _Toc57050853][bookmark: _Toc6557][bookmark: _Toc96867251]9.2.1环境管理机构
项目应从人员配置上组建专职环保机构，对本项目环境保护工作进行监督管理。
[bookmark: _Toc35259358][bookmark: _Toc57050854][bookmark: _Toc96867252][bookmark: _Toc30682]9.2.2环境管理程序
建设单位根据工程建设内容，将工程建设基本情况向环境保护部门申报，根据各级环境保护局的相关要求，报环境保护局进行工程设计中环境保护相关内容的审查，按设计内容进行工程的环境保护项目实施，工程正常运行期接受环境保护局的管理与监督。
[bookmark: _Toc381040864][bookmark: _Toc96867253][bookmark: _Toc35259359][bookmark: _Toc57050855][bookmark: _Toc17234]9.2.3环境管理机构的主要职责
建设项目的环境管理是指项目在施工期和运营期执行和遵守国家、省和项目所在地（州）、县的有关环境保护法律、法规与环境标准，按管理权限接受地方环境保护主管部门的监督，制定和调整环境保护目标和计划，协调有关部门的关系以及一切同改善环境有关的管理活动。
环境管理的目的是在整个建设期及运营期，严格执行国家和地方的有关环境保护的法律法规，监督和检查项目建设和营运过程中环保措施的落实，通过现代化管理提高项目的社会效益和环境效益。
根据项目的特点和工作内容，建议设专职环保管理人员1人，其职能如下：
（1）建立健全环境保护规章制度，作好环境统计，监测报表，环保设施档案的管理；
（2）在建设项目施工期负责监督环保设施的施工质量，全面落实设计和环评中要求的各项环保措施，确保竣工验收时达到环保要求；
（3）负责全厂的环境管理与监测管理，建立各个工序岗位责任制，制定环境管理和环境监测工作制度；
（4）根据该项目的特点，制定污染控制及改善环境质量的计划，负责组织突发事故和风险的应急处理和善后事宜；
[bookmark: _Toc252634904]（5）严格贯彻执行各项环境保护的法律法规；
（6）组织开展本单位的环境保护专业技术培训，提高工作人员素质水平；
（7）监督本项目“三同时”的执行，确保环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行有效的防止污染的产生。
在项目施工期、生产期，根据以上建议，项目业主应建立自上而下的专职环境保护机构负责制，并由环境保护主管部门监督，切实落实施工期、生产期各项环保措施。
[bookmark: _Toc96867254][bookmark: _Toc2690500][bookmark: _Toc95665405][bookmark: _Toc487619510][bookmark: _Toc51873019]9.2.4环境管理制度
项目需建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。具体为：
（1）负责施工期环保工作的计划安排，加强对施工过程中废水、粉尘、噪声、固体废物等的管理，对施工期产生的弃土和固体废物提出具体处置意见。
（2）项目建设期间，认真贯彻落实环保“三同时”规定，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。
（3）加强废水、噪声等治理设施监督管理，确保污水处理设备正常运行，厂界噪声达标。
（4）建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照上级环保部门的规范建立本企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按有关规定编制各种报告与报表，负责向上级领导及环保部门呈报。同时，根据《尾矿污染环境防治管理办法》（部令第26号）要求设置尾矿管理台账，在尾矿环境管理台账中如实记录生产运营中产生尾矿的种类、数量、流向、贮存、综合利用等信息；尾矿环境管理台账保存期限不得少于五年。同时，建设单位在每年1月31日之前通过全国固体废物污染环境防治信息平台填报上一年度产生的相关信息。
（5）搞好环境保护宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作。
（6）检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与工程有关的环境问题，维护好公众的利益。
[bookmark: _Toc57050856][bookmark: _Toc96867257][bookmark: _Toc28880][bookmark: _Toc35259360]9.2.5环境管理要求
配合上级环保主管部门和环境监测机构做好项目监测和日常管理；
按照ISO14001建立和健全环境管理体系；
强化环保设施的管理，定期检查环保设施的运转情况，排除故障，保证环保设施的正常运转，保证污染物的达标排放。
加强厂区内及周围的绿化工作，制订绿化规划，尽量绿化厂区占地范围内的可绿化土地。
[bookmark: _Toc96867255][bookmark: _Toc2690502][bookmark: _Toc95665407][bookmark: _Toc487619513][bookmark: _Toc51873021]9.2.6污染物排放总量控制
[bookmark: _Toc11358_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15094_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc95665408][bookmark: _Toc96867256][bookmark: _Toc51873022]（1）大气污染物总量控制指标
[bookmark: _Toc3688_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26636_WPSOffice_Level2]项目运营期无组织粉尘排放量为10.144t/a，有组织粉尘排放量为3.14t/a，颗粒物排放总量13.28t/a；二氧化硫排放量为1.05t/a；氮氧化物排放量为2.2t/a，根据“十四五”总量控制指标为挥发性有机物、氮氧化物，因此，本项目大气污染物总量，控制指标为：氮氧化物允许排放总量为2.2t/a。
（2）水污染物总量控制指标
生活污水：项目食堂污水经隔油池（1个，容积为2m3）预处理后与其他部分生活污水经化粪池（1个，容积5m3）处理后， 排入一体化污水处理设备（1套，处理能力为3m3/d）处理达准，暂存于中水池（1个，容积15m3），晴天回用于厂区道路洒水降尘，不外排。
洗矿废水：排入浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀，沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池（容积：1000m3）沉淀后回用于洗矿，不外排。
块矿、瓜子矿渗滤水：瓜子矿、块矿堆放区下方设置一个5m3的渗滤液收集池，产生渗滤液水经渗滤液收集池收集后，泵至循环水池，沉淀后回用于生产，不外排。
综上，本项目废水零排放，故不设废水控制总量。
[bookmark: _Toc9396_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29297_WPSOffice_Level2]（3）固体废物
项目固废处置率为100%，不设总量控制指标。
[bookmark: _Toc46080173]9.2.7污染物排放清单
为了全面贯彻和落实国家以及地方环境保护政策、法律、法规，保护本工程周围环境，保证企业中各环保设施正常运行，达到企业污染物达标排放，企业必须按照《排污许可证暂行管理规定》做好污染物排放管理工作。
项目污染物排放清单见表9.2-1。
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表9.2-1污染物排放清单
	污染源名称
	污染物名称
	污染物排放情况
	治理措施
	执行标准
	标准限值
	排放参数

	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）
	
	
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	

	大气污染物
	干擦生产线破碎、筛分
	颗粒物
	13.71
	1.32
	3个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA001高空排放，处理效率99%
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	3.5
	120
	有组织排放（DA001），H=15m

	
	水洗生产线泥石分离、破碎、筛分
	颗粒物
	15.24
	1.46
	4个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA002高空排放，处理效率99%
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	3.5
	120
	有组织排放（DA002），H=15m

	
	水洗生产线烘干废气
	颗粒物
	0.06
	0.005
	低氮燃烧+1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒DA003外排，颗粒物去除效率99.7%，氮氧化物去除效率30%
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“干燥炉、窑”二级标准
	/
	200
	有组织排放（DA003），H=15m

	
	
	SO2
	14.52
	1.05
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	/
	850
	

	
	
	NOx
	30.49
	2.20
	
	
	0.77
	240
	

	
	水洗生产线搅拌粉尘
	颗粒物
	24
	0.35
	1个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA004高空排放，处理效率99%
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
	3.5
	120
	有组织排放（DA004）,H=15m

	
	干擦生产线破碎、筛分无组织粉尘
	颗粒物
	---
	1.463
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 无组织排放浓度限值
	/
	1.0
	无组织排放

	
	水洗生产线泥石分离无组织粉尘
	颗粒物
	---
	0.675
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 无组织排放浓度限值
	/
	1.0
	无组织排放

	
	水洗生产线破碎、筛分无组织粉尘
	颗粒物
	---
	0.951
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 无组织排放浓度限值
	/
	1.0
	无组织排放

	
	水洗生产线搅拌无组织粉尘
	颗粒物
	---
	0.384
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 无组织排放浓度限值
	/
	1.0
	无组织排放

	
	原矿、产品堆存粉尘
	颗粒物
	---
	0.301
	原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 无组织排放浓度限值
	/
	1.0
	无组织排放

	
	装卸粉尘
	颗粒物
	---
	1.04
	原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 无组织排放浓度限值
	/
	1.0
	无组织排放

	
	厂内运输扬尘
	颗粒物
	---
	4.93
	厂区路面为混凝土硬化道路，定期清扫并洒水降尘，运输车辆进行遮盖
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 无组织排放浓度限值
	/
	1.0
	无组织排放

	
	皮带输送及落料口粉尘
	颗粒物
	---
	0.4
	皮带输送机全线封闭，落料口设置在半封闭的钢结构产品堆料区内，顶棚设置喷雾降尘设施
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 无组织排放浓度限值
	/
	1.0
	无组织排放

	
	上料
	颗粒物
	---
	少量
	采用彩钢瓦对给料口进行半封闭，顶棚设置喷雾降尘设施，给料时喷雾降尘
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 无组织排放浓度限值
	/
	1.0
	无组织排放

	
	食堂
	油烟
	0.6
	0.00216
	食堂油烟经油烟净化器处理后外排
	执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模
	/
	2.0
	无组织排放

	水污染物
	生活污水
	废水量
	0
	0
	项目食堂污水经隔油池（1个，容积为2m3）预处理后与其他部分生活污水经化粪池（1个，容积5m3）处理后， 排入一体化污水处理设备（1套，处理能力为3m3/d）处理达标，暂存于中水池（1个，容积15m3），晴天回用于厂区道路洒水降尘，不外排。
	《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路降尘标
	/
	/
	回用于厂区道路洒水降尘，不外排地表水体

	
	
	CODcr
	0
	0
	
	
	/
	/
	

	
	
	BOD5
	0
	0
	
	
	/
	10mg/L
	

	
	
	SS
	0
	0
	
	
	/
	/
	

	
	
	NH3-N
	0
	0
	
	
	/
	8mg/L
	

	
	
	TP
	0
	0
	
	
	/
	/
	

	
	
	动植物油
	0
	0
	
	
	/
	/
	

	
	洗矿废水及块矿、瓜子矿渗滤水
	废水量
	0
	0
	洗矿废水：排入浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀，沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池（容积：1000m3）沉淀后回用于洗矿，不外排。
块矿、瓜子矿渗滤水：瓜子矿、块矿堆放区下方设置一个5m3的渗滤液收集池，产生渗滤液水经渗滤液收集池收集后，泵至循环水池，沉淀后回用于生产，不外排。
	/
	/
	/
	回用于生产，不外排

	
	
	CODcr
	0
	0
	
	/
	/
	/
	

	
	
	氟化物
	0
	0
	
	/
	/
	/
	

	
	
	SS
	0
	0
	
	/
	/
	/
	

	
	
	NH3-N
	0
	0
	
	/
	/
	/
	

	
	
	TP
	0
	0
	
	/
	/
	/
	

	
	
	砷
	0
	0
	
	/
	/
	/
	

	
	
	汞
	0
	0
	
	/
	/
	/
	

	
	初期雨水
	水量
	0
	0
	在厂区最低点设置一个400m3初期雨水收集池，初期雨水经收集沉淀后回用于生产
	/
	/
	/
	回用于生产，不外排

	
	
	SS
	0
	0
	
	/
	/
	/
	

	噪声
	机械设备
	昼间＜65dB（A），夜间＜50dB（A）
	厂房隔声、合理布局、基础减震、距离衰减、绿化
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	昼间65dB（A），夜间55dB（A）
	/

	固体废物
	选矿
	尾渣、循环水池沉渣、渗滤液沉渣
	/
	0
	经板框压滤机脱水后暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
	合理处理，处置率100%

	
	袋式除尘器
	除尘灰
	/
	0
	暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
	合理处理，处置率100%

	
	热风炉
	热风炉炉渣
	/
	0
	暂存尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
	合理处理，处置率100%

	
	初期雨水收集池
	初期雨水收集池沉渣
	/
	0
	经板框压滤机脱水后暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
	合理处理，处置率100%

	
	原料暂存区
	废包装袋
	/
	0
	收集后项目区内暂存，定期外售给废品收购商。
	合理处理，处置率100%

	
	袋式除尘器
	袋式除尘器废布袋
	/
	0
	废布袋经收集后暂存于尾渣临时堆棚，交由厂家回收处理。
	合理处理，处置率100%

	
	一体化污水处理设施、化粪池
	一体化污水处理设备污泥、化粪池污泥
	/
	0
	委托环卫部门清运处置。
	合理处理，处置率100%

	
	员工生活
	生活垃圾
	/
	0
	统一收集后委托环卫部门清运处置。
	合理处理，处置率100%

	
	员工生活
	厨余垃圾
	/
	0
	委托有餐厨废弃物及废弃油脂处理资质的单位进行清运、处置。
	合理处理，处置率100%

	
	设备维修
	废润滑油
	/
	0
	经统一收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位清运处置
	合理处理，处置率100%

	
	设备维修
	废油桶
	/
	0
	
	合理处理，处置率100%

	
	设备维修
	含油抹布
	/
	0
	
	合理处理，处置率100%








[bookmark: _Toc18106]9.3排污许可证制度
根据环境保护部办公厅于2017年11月15日发布《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照《排污许可管理条例》等国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目无证排污或不按证排污的，不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。排污单位需按要求编制排污许可证执行报告。
排污单位在规定的申请时限，登录全国排污许可证管理信息平台（http://permit.mep.gov.cn）进行网上注册，并填写排污许可申请材料。申请前信息公开结束后，排污单位在全国排污许可证管理信息平台上填写《排污许可证申领信息公开情况说明表》，并按照平台“业务办理流程”，将相关申请材料一并提交。同时向核发部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料。
核发生态环境部门收到排污单位提交的申请材料后，对材料的完整性、规范性进行审查，并在全国排污许可证管理信息平台上作出受理或者不予受理排污许可证申请的决定。同意受理的进入审核流程，核发环保部门对排污单位的申请材料进行审核，对满足条件的排污单位核发排污许可证，对不满足条件的排污单位不予核发排污许可证。

[bookmark: _Toc12002][bookmark: _Toc16749][bookmark: _Toc6604]9.4排污口管理要求
9.4.1排污口规范化管理要求
排污口是企业排放污染物进入环境的通道，因此强化排污口管理既是实施污染物总量控制基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化重要手段。按照原国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，本工程排污口规范化管理要求见表9.4-1。

表9.4-1排污口规范化管理要求表
	项目
	主要要求内容

	基本原则
	1、凡向环境排放污染物的排污口必须进行规范化管理；
2、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督与检查；
3、将总量控制污染物排污口及行业特征污染物排放口列为环境管理的重点；
4、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置，排放主要污染物种类、数量和浓度与排放去向等方面情况。

	技术要求
	1、排污口设置必须按照环监（1996）470号文要求，实行规范化管理；
2、洗矿废水、尾矿水、生活污水全部回用不外排，不得设置排放口；
3、具体设置必须符合《污染源监测技术规范》的要求。

	立标管理
	1、污染物排放口（源）和尾矿库等，必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）与（GB15562.2-95）相关规定，设置环保图形标志牌；
2、环保图形标志牌位置应距离污染物排放口（源）及尾矿库等较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面2m处。

	建档管理
	1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，按要求填写有关内容；
2、严格按照制定环境管理计划，根据排污口管理内容、要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。



9.4.2排污口规范化设置
根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》 （GB/T15562.1-1995）、国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物。排污口设置应按照“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显、排污口设置合理、排污去向合理；便于取样，便于监测管理和公众监督的要求进行设置。
各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，废水、废气采样口的设置符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测，便于监测计量、便于公众参与监督管理。标志牌设置在醒目处，并保持清晰、完整。本项目排污口应符合《环境保护图形-排污口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求。
表9.4-2    环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色



表9.4-3    环境保护图形符号一览表
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	[image: ]
	[image: ]
	废水排放口
	表示废水向水体排放

	[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\765388791\QQ\WinTemp\RichOle\G$U(9JHSEWOEKJE~77`I9LE.png]
	[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\765388791\QQ\WinTemp\RichOle\PW1M2ZGOKGGIB326RG1(7VX.png]
	废气排放口
	标示废气向大气环境排放

	[image: VOB9QE0UJ03~Y3[UY2LAW3E]
	[image: C_G)Q0C{1M0E7$]~)YO87QC]
	一般工业固体废物暂存场所
	一般工业固体废物暂存场所

	/
	[image: bdd5508281406a5e66d69644f03a53b]
	危险废物贮存场所
	危险废物贮存场所



9.4.3排污口环保设施管理要求
（1）根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。
（2）排污口及采样点位置、污染物种类、排放去向、排放标准等信息有所变化时，应报请所在地生态环境行政主管部门批准后进行变更。
（3）各级环境保护行政主管部门应按照有关污染治理设施的监督管理规定，加强对排污口环境信息公开相关设施的日常监督管理，对违反规定的排污单位，依照国家环境保护法律法规的有关规定做出处罚。
（4）加强日常环境监督和管理，将环保设施纳入设备管理，制定管理办法和规章制度；
（5）选派责任心强，有专业知识和技能的专、兼职人员对排污口进行规范化目标管理，做到责任明确、奖罚分明。
[bookmark: _Toc22479][bookmark: _Toc35259364][bookmark: _Toc96867258][bookmark: _Toc57050857][bookmark: _Toc18080]9.5环境信息公开
[bookmark: _Toc35259365][bookmark: _Toc96867259][bookmark: _Toc27775][bookmark: _Toc57050858]9.5.1公开内容
根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号），本项目为重点排污单位应当公开下列信息：
（1）基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
（2）排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
（3）防治污染设施的建设和运行情况；
（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
（5）突发环境事件应急预案；
（6）公开其环境自行监测方案；
（7）定期公开项目季度监测。
[bookmark: _Toc35259366][bookmark: _Toc57050859][bookmark: _Toc96867260][bookmark: _Toc10156]9.5.2公开方式
建设单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：
（1）公告或者公开发行的信息专刊；
（2）广播、电视等新闻媒体；
（3）信息公开服务、监督热线电话；
（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；
（5）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。
[bookmark: _Toc51873024][bookmark: _Toc95665410][bookmark: _Toc96867261][bookmark: _Toc29667][bookmark: _Toc487619515][bookmark: _Toc2690504]9.6环境监理
建设期环境监理计划见表9.6-1，表中各项环保措施要求可作为编制环境监控计划的依据，要求将表中措施列入招标书及合同等文件中，实行环境监理，确保在施工过程中得到落实。







表9.6-1环境监理工作计划
	项目名称
	施工期环境监理内容及要点

	项目建设前期
	1）与项目初步设计同期，进行项目的环境影响评价工作；
2）配合可研及环评工作所需进行的现场调研；

	设计阶段
	1）认真落实“三同时”制度。将环评要求的污染治理措施纳入设计要求；
2）委托设计单位完成设计，在环保篇中落实环评报告书及审批意见提出的环保要求，进行环保投资预算：
3）施工图阶段进一步落实初设提出的有关环保问题，保证环保设施与主体工程同步设计）；

	施工阶段
	1）保证环保设施与主体工程同步施工；
2）制定建设期污染防治措施工作计划，建立环保设施施工档案；
3）按规定设置三废排放标志牌；
4）与监理方一起主持环保隐蔽工程验收；

	试运行阶段
	1）试生产过程中，认真观察记录环保设施的运行情况，进行内部环保设施运行自查；
2）在试运行后规定的时间内，申请环保设施竣工验收，积极配合环保设施验收工作；

	运行阶段
	1）环保设施竣工验收前，向环保部门申请办理《排污许可证》；
2）生产运行阶段，应保证环保设施与主体工程同步运行；
3）配备相关仪器设备，加强对本项目的环境管理和排污监测，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤检查、勤记录、勤养护，发现问题及时解决，使环保设施正常稳定运行，保证污染物达标排放；
4）积极配合环保部门对企业的日常检查和验收工作；
5）加强事故防范工作，设置必要的事故应急预案，使事故对环境的影响降到可接受的程度；


[bookmark: _Toc269][bookmark: _Toc96867262][bookmark: _Toc35259368][bookmark: _Toc27115][bookmark: _Toc57050860]9.7环境监测计划
环境监测是环境管理的基础，是开展环境科学研究、防止环境破坏和污染的重要依据。由于本项目为小型企业，进行环境监测的主要任务是检查工程运行时，企业所产生的主要污染源经治理后是否达到了国家规定的排放标准，找出工程排污和环境质量的演变规律，为环境管理和污染治理提供依据。环境监测分为环境质量和污染源监测。工程环境监测工作可委托具有相应资质的监测单位承担。
[bookmark: _Toc96867263][bookmark: _Toc51873026][bookmark: _Toc2690506][bookmark: _Toc487619517][bookmark: _Toc95665412]9.7.1环境监测
依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）结合项目特征，确定本项目污染源监测计划，建设单位应委托有资质的环境监测机构进行监测，采样和分析方法按规范执行，监测内容和频率见下表。
[bookmark: _Toc35259372][bookmark: _Toc381040878][bookmark: _Toc57050863][bookmark: _Toc6530][bookmark: _Toc96867266]表9.7-1运营期环境监测计划表
	监测种类
	分项
	监测因子
	监测点位
	监测频率
	执行标准
	实施机构
	负责机构

	污染源监测
	生活污水
	CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP
	生活污水处理站进、出口处；
	1次/年，2天/次
	《《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的“道路清扫、绿化”标准限值
	委托
具资
质的
环境
监测
单位
	建设
单位

	
	生产废水
	SS、氨氮、CODCr、氟化物、TP、汞、砷
	循环水池
	1次/年，2天/次
	/
	
	

	
	噪声
	等效连续A声级
	厂界四周
	1次/季，2天/次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	
	

	
	废气
	无组织废气
	颗粒物
	厂界（10m范围内，上风向1个点，下风向3个点）
	1次/季，
3天/次
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准
	
	

	
	
	干擦生产线破碎、筛分
	颗粒物
	DA001
	1次/年，
3天/次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值要求
	
	

	
	
	水洗生产线泥石分离、破碎、筛分
	颗粒物
	DA002
	1次/年 ，
	
	
	

	
	
	水洗生产线搅拌粉尘
	颗粒物
	DA004
	3天/次
	
	
	

	
	
	烘干炉废气
	SO2、氮氧化物、颗粒物及烟气黑度
	DA003
	1次/年 ，
3天/次
	颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“干燥炉、窑”二级标准；SO2、NOX排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。
	
	

	环境质量监测
	土壤环境
	总磷、氟化物、铜、铅、铬（六价）、镉、砷、汞、镍
	车间内水洗区用地

	每5年监测一次
	占地范围内执行《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）
	
	

	
	
	总磷、氟化物、铜、铅、铬（六价）、镉、砷、汞、镍
	厂区外西南侧耕地

	
	占地范围外执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）》
	
	

	
	地下水质量
	项目布设3个地下水污染跟踪监测点，分别为新建背景监测井（E102°56'30.84"、N24°14'21.17″）、新建污染监测井1（E102°56'29.86″、N24°14'25.33″）、新建污染监测井2（E102°56'26.90″、N24°14'25.63″）。
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、耗氧量、氨氮、总磷和氟化物等。
	每年丰水期、枯水期两次监测
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
	
	



[bookmark: _Toc12600]9.8环保竣工验收
本工程所有环保设施均应与主体工程“三同时”，工程完工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成，建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见，并报生态主管部门备案。建设项目配套建设的环境保护设施经竣工验收通过后方可正式投产。
环保竣工验收一览表见下表。

表9.8-1项目环境保护竣工验收一览表
	验收对象
	验收项目
	污染物
	验收内容
	验收标准及要求

	废水
	生活污水
	CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP
	项目食堂污水经隔油池（1个，容积为2m3）预处理后与其他部分生活污水经化粪池（1个，容积5m3）处理后， 排入一体化污水处理设备（1套，处理能力为3m3/d）处理达标后，暂存于中水池（1个，容积15m3），晴天回用于厂区道路洒水降尘，不外排。
	生活污水处理达到满足《《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的“道路清扫、绿化”标准限值，回用于厂区道路洒水降尘

	
	洗矿废水
	SS、氨氮、CODCr、氟化物、TP、汞、砷
	洗矿废水排入浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀，沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池（容积：1000m3）沉淀后回用于洗矿，不外排。
	全部回用于洗矿，不外排

	
	块矿、瓜子矿堆场渗滤水收集池
	SS、氨氮、CODCr、氟化物、TP、汞、砷
	瓜子矿、块矿堆放区下方设置一个5m3至循环水池，沉淀后回用于生产，不外排。
	全部回用于洗矿，不外排

	
	初期雨水收集池
	SS
	在厂区最低点设置一个400m3初期雨水收集池，初期雨水经收集沉淀后回用于生产
	全部回用于生产，不外排

	大气
	干擦生产线破碎、筛分无组织粉尘
	颗粒物
	1个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA004高空排放，处理效率99%
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	
	水洗生产线泥石分离无组织粉尘
	颗粒物
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施
	

	
	水洗生产线破碎、筛分无组织粉尘
	颗粒物
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施
	

	
	水洗生产线搅拌无组织粉尘
	颗粒物
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施
	

	
	原矿、产品堆存粉尘
	颗粒物
	厂房为半封闭厂房，顶棚设置喷雾降尘设施
	

	
	装卸粉尘
	颗粒物
	原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施
	

	
	厂内运输扬尘
	颗粒物
	原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘
	

	
	皮带输送及落料口粉尘
	颗粒物
	厂区路面为混凝土硬化道路，定期清扫并洒水降尘，运输车辆进行遮盖
	

	
	上料
	颗粒物
	皮带输送机全线封闭，落料口设置在半封闭的钢结构产品堆料区内，顶棚设置喷雾降尘设施
	

	
	干擦生产线破碎、筛分DA001
	颗粒物
	3个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA001高空排放，处理效率99%
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值要求

	
	水洗生产线泥石分离、破碎、筛分DA002
	颗粒物
	4个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA002高空排放，处理效率99%
	

	
	水洗生产线搅拌粉尘DA004
	颗粒物
	1个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA004高空排放，处理效率99%
	

	
	烘干废气DA003
	颗粒物
	低氮燃烧+1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒DA003外排，颗粒物去除效率99.7%，氮氧化物去除效率30%
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“干燥炉、窑”二级标准

	
	
	氮氧化物及二氧化硫
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值要求

	
	食堂油烟
	油烟
	食堂油烟经油烟净化器处理后外排食堂油烟经油烟净化器处理后外排
	执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模

	噪声
	设备噪声
	等效A声级
	选用低噪声设备，合理布
置高噪声设备，通过采取减振、消声、隔声、加强绿化等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	地下水
	重点防渗区：危废暂存间、渗滤液收集池、事故池及循环水池、尾矿浓缩区、尾矿脱水区、尾矿临时堆场，危废暂存间达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗技术要求，即1m厚黏土层，渗透系数K≤1×10-7 cm/s或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10 cm/s。其他区防渗技术要求为等效粘土防渗层 M b≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s，各类池子应采用混凝土浇灌基础上通过涂抹环氧树脂等防渗材料等方式进行防渗。
一般防渗区：生产区、原矿堆放区、成品堆放区、隔油池、化粪池、生活污水处理站、中水池、初期雨水收集池，防渗技术要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7cm/s。
简单防渗区：办公生活区及道路等区域，在平整基础上进行水泥硬化。
地下水监测井：项目布设3个地下水污染跟踪监测点，分别为新建背景监测井（E102°56'30.84"、N24°14'21.17″）、新建污染监测井1（E102°56'29.86″、N24°14'25.33″）、新建污染监测井2（E102°56'26.90″、N24°14'25.63″）。
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	固废
	尾渣、循环水池沉渣、渗滤液沉渣
	经板框压滤机脱水后暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
建设单位在运营过程中应严格按照《尾矿污染环境防治管理办法》（部令第26号）要求设置尾矿管理台账，在尾矿环境管理台账中如实记录生产运营中产生尾矿的种类、数量、流向、贮存、综合利用等信息；尾矿环境管理台账保存期限不得少于五年。同时，建设单位在每年1月31日之前通过全国固体废物污染环境防治信息平台填报上一年度产生的相关信息。
	100%处置

	
	除尘灰
	暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
	

	
	热风炉炉渣
	暂存尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
	

	
	初期雨水收集池沉渣
	经板框压滤机脱水后暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。
	

	
	废包装袋
	收集后项目区内暂存，定期外售给废品收购商。
	

	
	袋式除尘器废布袋
	废布袋经收集后暂存于尾渣临时堆棚，交由厂家回收处理。
	

	
	一体化污水处理设备污泥、化粪池污泥
	委托环卫部门清运处置。
	

	
	生活垃圾
	统一收集后委托环卫部门清运处置。
	

	
	厨余垃圾
	委托有餐厨废弃物及废弃油脂处理资质的单位进行清运、处置。
	

	
	废润滑油
	经统一收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位清运处置
	

	
	废油桶
	
	

	
	含油抹布
	
	



[bookmark: _Toc1688][bookmark: _Toc206986435][bookmark: _Toc294034105][bookmark: _Toc294096259][bookmark: _Toc294089064][bookmark: _Toc298849387][bookmark: _Toc294088848][bookmark: _Toc268593060][bookmark: _Toc19125][bookmark: _Toc294089303]10环境影响评价结论
[bookmark: _Toc268593061][bookmark: _Toc206986436][bookmark: _Toc20052][bookmark: _Toc294096260][bookmark: _Toc294088849][bookmark: _Toc298849388][bookmark: _Toc294089065][bookmark: _Toc294034106][bookmark: _Toc294089304]10.1工程概况
云南星河矿业有限公司成立于2025年11月，位于云南省华宁产业园区新庄片区（莲花塘）。云南星河矿业有限公司拟投资1500万元，建设“年加工分选90万吨磷矿石建设项目”。项目租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房作为建设用地，厂区中心地理位置为东经102°56′23.68″，北纬24°14′34.66″。总占地面积19240m2（28.86亩），总建筑面积为16420m2。主要设置生产车间、原料堆棚、成品堆棚、办公生活区等公辅设施等，其中生产厂房及办公生活设施均利用现有，本次项目仅对磷矿破碎、筛分、水洗设备等进行安装。项目以本地低品位磷矿石为原料，设置干擦生产线1条，水洗生产线1条，项目建成后，年加工分选磷矿石90万吨，其中干擦线分选磷矿石45万吨/年，水洗线分选磷矿石45万吨/年。
[bookmark: _Toc635]10.2产业政策及相关符合性分析结论
[bookmark: _Toc824][bookmark: _Toc298849389][bookmark: _Toc294089305][bookmark: _Toc294034107][bookmark: _Toc294089066][bookmark: _Toc294088850]10.2.1产业政策符合性分析结论
本项目为低品位磷矿选矿，根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于第一类鼓励类第十一条石化化工中第1条矿产资源开发中的“磷矿和萤石矿的中低品位矿、选矿尾矿、伴生资源综合利用”，为鼓励类项目，同时，本项目采用擦洗工艺，洗矿工艺不属于淘汰工艺；项目不属于《西部地区鼓励类产业目录2025本》西部地区新增鼓励类产业，项目的建设符合国家产业政策；项目2025年11月25日取得华宁县发展和改革局出具的备案（备案号：2511-530424-04-01-103518）。因此，本项目建设符合国家和地方现行的产业政策要求。
10.2.2选址合理性分析结论
本项目位于云南华宁产业园区新庄片区（莲花塘），项目租用华宁凯烽陶业有限公司已拆除的年产6000万块页岩砖生产线闲置厂房作为建设用地，厂区中心地理位置为东经102°56′23.68″，北纬24°14′34.66″，不新增占地，用地性质为工业用地。2025年11月19日取得《云南华宁产业园区管理委员会关于年加工分选90万吨磷矿石建设项目人园的通知》（华产规字〔2025〕10号），同意项目入园，经前文分析，项目符合《云南省华宁产业园区总体规划（2021-2035年）》、规划环评及审查意见等要求，综上，本项目用地合理。
根据环境质量现状监测结果表明，项目区大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境现状均能满足相应功能要求，具有一定的环境容量。
本项目废气、噪声达标排放，废水全部回用不外排，固废处置率100%，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。
本项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、地质公园、基本农田保护区等特殊生态敏感区及重要生态敏感区范围内，《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》；所处区域属于《云南主体功能区规划》中的鼓励开发区，符合《云南省生态功能区划》的要求。不涉及占用生态保护红线，位于城镇开发边界内，不涉及基本农田保护区，符合生态保护红线要求，符合国土空间三区三线划定等的要求，符合《华宁县国土空间总体规划》相关要求。
 综上所述，从环境保护方面无重大环境制约因素，项目选址合理可行。
10.2.2规划符合性分析结论
[bookmark: _Toc294089068][bookmark: _Toc298849391][bookmark: _Toc268593062][bookmark: _Toc206986437][bookmark: _Toc294089307][bookmark: _Toc294034109][bookmark: _Toc294088852]项目为低品位磷矿选矿项目，采用擦洗工艺，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》产业政策要求；处理规模为90万t/a，符合《云南省磷矿采选行业准入条件》要求。项目位于华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），不涉及生态保护红线、永久基本农田及城镇开发边界线，符合《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》，项目不位于二龙戏珠饮用水水源地保护区，与《玉溪市华宁县宁州街道二龙戏珠饮用水水源地保护区调整方案》相符合；与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江经济带负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》《云南省主体功能区规划》《云南省生态功能区划》《云南省工业固体废物和重金属污染防治十四五"规划》《云南省土壤污染防治条例》《地下水管理条例》《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》《云南省“十四五”生态环境保护规划》、《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》《云南省矿产资源总体规划》（2021~2025年）《玉溪市矿产资源总体规划》（2021—2025年）《固体废物综合治理行动计划》《云南省固体废物污染环境防治条例》、《地下水管理条例》《云南省地下水管理办法》《云南省地下水污染防治实施方案》《云南省土壤污染防治工作方案》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《尾矿污染环境防治管理办法（部令第26号）》相符。
项目位于《华宁县城总体规划修编（2011-2030）》县城城区范围外，不在华宁县中心城市远期用地发展范围内，与《华宁县城总体规划修编（2011-2030）》相符，符合《华宁县国土空间总体规划》相关要求；项目建设与《云南华宁产业园区总体规划修编(2021-2035年)环境影响报告书》及审查意见相符；在落实环评提出各项措施后，项目运营期对水环境、声环境及环境空气的影响均在可接受范围内，对区域敏感目标不明显。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护的区域，项目建设及选址可行。
[bookmark: _Toc23329]10.3环境质量现状结论
[bookmark: _Toc23208][bookmark: _Toc19082][bookmark: _Toc294089308][bookmark: _Toc298849392][bookmark: _Toc268593063][bookmark: _Toc206986438][bookmark: _Toc294088853][bookmark: _Toc294034110][bookmark: _Toc333585068][bookmark: _Toc294089069]10.3.1地表水环境质量现状
项目位于云南省华宁产业园区新庄片区（莲花塘），项目区地表径流由东向西汇入项目区东侧约1.1km的龙珠河，龙珠河向南流经约12km汇入龙洞河，龙洞河向南流约11km汇入曲江，属珠江水系南盘江流域曲江支流。根据引用华宁长新新型建材有限公司委托云南环绿环境监测技术有限公司于2024年8月20日~22日对龙珠河的监测结果，龙珠河各监测断面、监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅲ类水标准。
[bookmark: _Toc31047][bookmark: _Toc22880]10.3.2声环境质量现状
项目评价范围内无声环境敏感点，为了解项目区域声环境质量现状情况，建设单位委托云南长源检测技术有限公司于2026年1月7日～1月8日对厂界四周进行了声环境质量现状监测。根据噪声监测结果，厂区四周均能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。
[bookmark: _Toc29094][bookmark: _Toc8579]10.3.3大气环境质量现状
项目区域环境空气功能区划为二类区，根据2024年1月1日-12月31日，华宁县环境监测站环境空气自动监测系统对华宁县中心城区环境空气进行了监测结果，项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项污染物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，为达标区。
根据云南长源检测技术有限公司于2026年2月27日-3月6日对项目区主导风向下风向960m处山寨箐村的氮氧化物、氟化物、砷的补充监测结果；以及用华宁长新新型建材有限公司委托云南环绿环境监测技术有限公司于2024年8月20日~26日对厂区外东北侧的TSP的监测结果。项目区域TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
[bookmark: _Toc15334][bookmark: _Toc16504]10.3.4地下水环境质量现状
根据引用华宁长新新型建材有限公司委托云南环绿环境检测技术有限公司于2024年11月4日~5日对区域GW1小箐龙潭、GW2积水潭、GW3法味民井GW4莲花塘村积水潭、GW5莲花塘民井的监测结果，区域地下水环境质量现状满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质要求。同时，计算得E（相对误差%）在±5%范围内，故阴阳离子平衡。
[bookmark: _Toc5451][bookmark: _Toc6948]10.3.5土壤环境质量现状
根据云南长源检测技术有限公司于2026年1月7日项目区占地范围内及占地范围外的土壤监测结果，占地范围内的土壤监测点位S1、S2、S3、S4各项监测指标均小于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值。占地范围外土壤监测点位S5、S6、各项监测指标均小于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）中其他类用地筛选值。
[bookmark: _Toc27725]10.4环境影响预测评价结论
10.4.1环境空气影响分析结论
（1）项目运营期废气主要为破碎筛分粉尘、泥石分离粉尘、搅拌粉尘、烘干废气、以及原料、产品堆存粉尘、装卸粉尘、给料粉尘、输送及落料粉尘等，干擦生产线破碎筛分粉尘由3个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA001高空排放；水洗生产线破碎、筛分、泥石分离粉尘由4个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA002高空排放；烘干废气采取低氮燃烧+1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根15m排气筒DA003外排；搅拌粉尘1个集气罩收集后经 1 套袋式除尘器装置处理，由15m高排气筒DA004高空排放；原矿堆放于半封闭的钢结构厂房内，顶棚设置喷雾降尘设施；采用彩钢瓦对给料口进行半封闭，皮带输送机全线封闭，落料口设置在半封闭的钢结构产品堆料区内，在原矿装卸的过程中使用移动式雾炮机进行喷雾降尘；厂区路面为混凝土硬化道路，定期清扫并洒水降尘，运输车辆进行遮盖。
（2）正常排放情况下，本项目TSP、PM10、PM2.5对评价区域内各关心点、网格点最大落地点的日均、年均地面浓度贡献值、预测值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准中日均、年均浓度限值，对各关心点影响较小。本项目SO2、NO2、NOx对评价区域内各关心点、网格点最大落地点的小时、日均、年均地面浓度贡献值、预测值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准中小时、日均、年均浓度限值，对各关心点影响较小。
（3）正常排放下，TSP、PM10、PM2.5日均地面浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%。本项目正常排放下SO2、NO2小时、日均地面浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%。本项目正常排放下二类区TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2年均地面浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。
（4）非正常排放情况下，除尘装置及低氮燃烧出现故障造成的非正常排放，PM10、PM2.5非正常排放均超标，NO2、NOx非正常排放达标。运行期要加强对废气治理设施的管理，设专人每天定期巡查，杜绝废气非正常排放情况的发生，若发生非正常排放，应及时停产并对挥发性有机物治理设施进行检修，在挥发性有机物治理设施正常运行后方可投入生产。
（5）本项目排放的污染物最大落地浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，故无需设置大气环境防护区域。
（6）食堂油烟经吸油烟机净化后，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求，对周围环境影响较小。
综上所述，项目运营期排放的废气对周边大气环境的影响是可以接受的。
10.4.2地表水环境影响分析结论
项目采用雨污分流制，初期雨水经400m3的初期雨水收集池收集沉淀后回用于生产，不外排。项目食堂污水经隔油池（1个，容积为2m3）预处理后与其他部分生活污水经化粪池（1个，容积5m3）处理后，排入一体化污水处理设备（1套，处理能力为3m3/d）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路降尘标准，暂存于中水池（1个，容积15m3），晴天回用于厂区道路洒水降尘，不外排。项目生产过程中生产废水主要为洗矿废水和块矿、瓜子矿渗滤液，洗矿废水排入浓缩罐（容积：500m3）混凝沉淀，沉淀后的上清液及底泥经板框压滤产生的压滤水进入循环水池（容积：1000m3）沉淀后回用于洗矿，不外排。块矿、瓜子矿渗滤液经渗滤液收集池（容积：5m3）收集沉淀后，泵至循环水池，沉淀后回用于生产，不外排。
当发生故障无法正常生产时，废水暂存于事故池（容积500m3），事故情况下也无废水外排。正常和非正常情况下，项目水污染防治措施可行，废水可以做到循环使用，不外排，对区域地表水环境影响较小。
10.4.3地下水环境影响分析结论
（1）正常情况下，采取分区防渗、地下水污染防治措施后，对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，项目运营期不会对区域地下水环境产生明显影响。
（2）非正常情况下模拟循环水池持续渗漏情境中，主要污染因子氟化物模拟泄漏时间持续发生100天后，循环水池下游地下水中污染因子氟化物最大污染范围为2m，最大影响范围为18m；在泄露持续发生500天后，污染因子氟化物最大污染范围为8m，最大影响范围为49m；在泄露持续发生1000天后，污染因子氟化物最大污染范围为17m，最大影响范围为79m；在泄露持续发生2000天后，污染因子氟化物最大污染范围为38m，最大影响范围为129m；在泄露持续发生5000天后，污染因子氟化物最大污染范围为110m，最大影响范围为261m；在泄露持续发生7000天后，污染因子氟化物最大污染范围为162m，最大影响范围为336m。循环废水中总磷和砷最高浓度均低于Ⅲ类标准值，预测全时段内均不会引起地下水环境中总磷和砷浓度超标。
（3）根据水文地质图可知，本项目与二龙戏珠饮用水源地不属于同一水文地质单元，同时，二龙戏珠饮用水源地取水点位于P1二叠系下统，该地层为灰色鲕状灰岩，生物碎屑灰岩夹白云岩、白云质斑块状灰岩，溶洞暗河强烈发育；本项目所在地层为T2三叠系上统，该地层为砂岩、粉砂岩、页岩，属于隔水层，同时，根据水文地质图可知，二龙戏珠饮用水源地取水点左右两侧均为隔水层，若本项目发生渗漏，其区域废水被隔水层阻隔，且本项目地下水流向为向北西侧龙潭方向径流，最终排泄于北西侧积水潭，因此，本项目不存在污染二龙戏珠饮用水源的途径，不会对二龙戏珠饮用水源造成影响。
通过采取以上措施后，可有效控制项目生产对地下水的影响，地下水环境影响可接受。
10.4.4固体废弃物环境影响分析结论
尾渣、循环水池沉渣、渗滤液沉渣、初期雨水收集池沉渣经板框压滤机脱水后暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。热风炉炉渣、布袋除尘灰暂存于尾渣临时堆场，委托砖厂作为制砖的原料综合利用。废包装袋收集后项目区内暂存，定期外售给废品收购商。废布袋经收集后暂存于尾渣临时堆棚，交由厂家回收处理。化粪池及一体化污水处理设施污泥委托环卫部门清运处置。
生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。厨余垃圾委托有餐厨废弃物及废弃油脂处理资质的单位进行清运、处置。废润滑油、废油桶、含油抹布经统一收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位清运处置。
固体废物应分类管理，一般固废、危险固废应分别按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023）的要求设计，以避免对周围环境产生二次污染。同时，固废贮存场所应按GB15562.2的要求设置环境保护图形标志。
综上所述，项目产生的固体废物均得到妥善处置，处置率100%，处置措施合理可行，从一定程度上体现了固体废弃物无害化和资源化利用的原则。只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，固体废物对环境影响不大。
10.4.5声环境影响分析结论
本项目运行期噪声源主要为破碎机、筛分机、双螺旋洗矿机、双螺旋分级机、旋流器、泥石分离机、水泵、风机运转时产生的机械噪声，源强约75dB(A)～95dB(A)。通过选用低噪声设备、合理布局、基础减震，高噪声设备设置于厂房内，墙体隔声等措施，噪声值可降低10~25dB（A）。
项目运营期，在对各噪声源采取降噪措施后，经预测，项目区厂界噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，对声环境影响小。项目声环境评价范围内无敏感点，项目产生的噪声对周边居民点影响较小。从声环境影响角度，本项目的建设是可行的。
10.4.6土壤环境影响分析结论
[bookmark: _Toc206986441][bookmark: _Toc333585069][bookmark: _Toc294089070][bookmark: _Toc298849393][bookmark: _Toc294088854][bookmark: _Toc294034111][bookmark: _Toc294089309][bookmark: _Toc268593066]根据项目土壤环境影响识别，项目磷矿洗矿，对土壤的影响途径为废水、危险废物垂直入渗对土壤环境产生影响，废水的地表漫流，以及废气大气沉降对土壤环境产生的影响。
本项目正常工况下不涉及废水地面漫流、垂直入渗对土壤环境的影响。非正常情况下，根据垂直入渗预测分析，循环水池在发生防渗层破损及池底破裂，废水发生泄漏垂直下渗进入土壤层后，土壤中氟化物、砷的含量有轻微增加，贡献值叠加本底值后，砷污染物小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值，氟化物可以达到《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023），因此事故状态下垂直下渗进入土壤对土壤环境的影响不大。
根据大气沉降预测分析可知，本项目氟化物、砷通过大气沉降后不同年份（1a、5a、10a）进入土壤内的污染物逐年在增加，但增加量较小，氟化物可以达到《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023），砷可以达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值30mg/kg标准限制。对土壤环境影响可接受。
本项目雨污分流，污水全部收集处理，加强监管，防治跑、冒、滴、漏，经分析，项目各项污水治理设施规模合理，能满足项目需求，分区防渗，能硬化的区域均进行硬化，正常情况下可以避免生产废水地面漫流；事故情况下，本项目设置1个容积500m3事故池，回水处理系统出现故障时，应暂停生产，将废水暂存于事故池中，待回水系统运行正常后，再进行回水，可保证非正常工况下废水不进入外环境。通过采取上述措施，可以避免废水地表漫流，不会对土壤环境造成大的影响。
综上，本项目运营对周围土壤环境影响可接受。
10.4.7环境风险评价结论
[bookmark: _Toc206986443][bookmark: _Toc294088855][bookmark: _Toc333585070][bookmark: _Toc294089310][bookmark: _Toc294034112][bookmark: _Toc268593068][bookmark: _Toc294089071][bookmark: _Toc298849394]项目危险物质主要是润滑油、废润滑油、生产废水，风险源为危险废物暂存间、浓缩罐、循环水池、渗滤液收集池，项目环境风险潜势为Ⅰ，项目风险事故为泄漏、火灾事故引起大气、地表水、土壤和地下水污染等，但其发生概率较小、影响范围和程度较小，建设单位需编制应急预案报当地生态环境局备案，开展针对性应急预案演练，严格落实各项风险防范措施，加强风险事故应急培训等措施后，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响，做到环境风险可控。
[bookmark: _Toc14371]10.5环境经济损益分析结论
[bookmark: _Toc206986444][bookmark: _Toc294089072][bookmark: _Toc294088856][bookmark: _Toc268593069][bookmark: _Toc298849395][bookmark: _Toc294089311][bookmark: _Toc294034113][bookmark: _Toc333585071]项目采取了相应的环保措施，项目总投资为1500万元，环保投资为292.7万元，环保投资占总投资的19.5%。项目的建设带动了地方经济发展，社会效益显著。虽然建设中增加了一些环保费用，但却能有效地保护环境而不致使当地环境功能发生变化，因此只要加强管理，保证环保设施的高效正常运转，做到达标排放，防止事故发生，就能把对环境的污染降低到最小程度，综合社会、经济、环境效益来看，项目的建设是可行的。 
[bookmark: _Toc9345]10.6公众参与评价结论
本次公众参与调查采取了现场两次公示、两次网络公示、两次报纸公示，均未收到公众反馈意见，持续公开期限为10个工作日，公示期间均未收到公众反馈意见。项目建设过程中仍将严格落实环评文件中提出的环保治理措施，尽量减轻项目对周围环境的影响。
[bookmark: _Toc268593070][bookmark: _Toc294034114][bookmark: _Toc206986446][bookmark: _Toc294089312][bookmark: _Toc294088857][bookmark: _Toc298849396][bookmark: _Toc17912][bookmark: _Toc294089073][bookmark: _Toc333585072]10.7污染物总量控制
[bookmark: _Toc298849397][bookmark: _Toc294089313][bookmark: _Toc294088858][bookmark: _Toc333585073][bookmark: _Toc294089074][bookmark: _Toc268593071][bookmark: _Toc294034115][bookmark: _Toc206986447]（1）大气污染物总量控制指标
项目运营期无组织粉尘排放量为10.144t/a，有组织粉尘排放量为3.13t/a，颗粒物排放总量13.28t/a；二氧化硫排放量为4.62t/a；氮氧化物排放量为9.69t/a，根据“十四五”总量控制指标为挥发性有机物、氮氧化物，因此，本项目大气污染物总量，控制指标为：氮氧化物允许排放总量为9.69t/a。
（2）水污染物总量控制指标
项目生活污水经隔油池、化粪池、一体化污水处理设施处理达标后，晴天回用于厂区道路洒水降尘，不外排。洗矿废水经浓缩罐、循环水池沉淀后回用于洗矿，不外排。块矿、瓜子矿渗滤水经渗滤液收集池收集后，泵至循环水池，沉淀后回用于生产，不外排。综上，本项目废水零排放，故不设废水控制总量。
（3）固体废物
项目固废处置率为100%，不设总量控制指标。
[bookmark: _Toc27473]10.8环境影响评价总结论
本项目属于低品位磷矿石选矿项目，符合国家及地方产业政策，符合相关规划。该项目位于华宁县工业园区新庄片区（莲花塘），与华宁县城市规划及《华宁县产业园区总体规划修编（2021~2035年）不冲突，不属于园区规划禁止产业。其用地性质为工业用地，本项目不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、饮用水源保护区、基本农田等生态敏感区，不涉及生态保护红线，符合国土空间“三区三线”划定的保护要求，符合《华宁县国土空间总体规划》，项目选址合理。项目周边环境质量达标，所采取的污染防治、生态保护措施有效，项目在严格落实本次评价提出的污染防治措施后，工程产生的不利影响可得到有效缓解，废气、噪声达标排放，废水全部回用不外排；固废可得到合理处置；环境风险在可控范围内。本项目建设不会降低和改变评价区环境功能。从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

  年平均风速的月变化  
 风速(m/s)  	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2.00999999046326	2.96000003814697	3.29999995231628	3.69000005722046	2.25	1.82000005245209	1.69000005722046	1.50999999046326	1.74000000953674	1.66999995708466	1.4099999666214	1.95000004768372	
风速(m/s) 


 季小时平均风速的日变化
春季                	1.48000001907349	1.25999999046326	1.19000005722046	1.25	1.10000002384186	1.13999998569489	0.970000028610229	0.870000004768372	1.25	2.95000004768372	4.32999992370605	5.28999996185303	5.59999990463257	5.75	5.94000005722046	6.07000017166138	5.92999982833862	5.51999998092651	4.59999990463257	3.29999995231628	2.53999996185303	2.01999998092651	1.69000005722046	1.6599999666214	夏季                	1	0.970000028610229	1.03999996185303	0.980000019073486	0.819999992847443	0.730000019073486	0.740000009536743	0.689999997615814	1.00999999046326	1.57000005245209	2.03999996185303	2.30999994277954	2.51999998092651	2.80999994277954	3.10999989509583	3.00999999046326	2.85999989509583	2.92000007629395	2.44000005722046	1.95000004768372	1.25	1.10000002384186	1.25	0.980000019073486	秋季                	0.990000009536743	1.13999998569489	1.03999996185303	1.04999995231628	1.02999997138977	0.939999997615814	1.04999995231628	0.939999997615814	1.03999996185303	1.3400000333786	1.99000000953674	2.36999988555908	2.46000003814697	2.55999994277954	2.60999989509583	2.6800000667572	2.65000009536743	2.52999997138977	1.96000003814697	1.5	1.23000001907349	1.23000001907349	1.12000000476837	1.0900000333786	冬季                	1.10000002384186	1.04999995231628	0.990000009536743	0.949999988079071	0.899999976158142	0.899999976158142	0.850000023841858	0.879999995231628	0.720000028610229	1.13999998569489	2.36999988555908	3.91000008583069	4.73000001907349	4.84999990463257	5.19000005722046	5.07999992370605	4.80000019073486	4.1399998664856	3.03999996185303	2.07999992370605	1.6599999666214	1.38999998569489	1.1599999666214	1.16999995708466	
风速(m/s)



 年平均温度的月变化图  
  温度(℃)  	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	10.2600002288818	14.1000003814697	17.8600006103516	21.7900009155273	20.8999996185303	21.8199996948242	22.2999992370605	21.6800003051758	20.6800003051758	17.4599990844727	13.4300003051758	11.1099996566772	
温度(℃) 
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