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前言

玉溪百川包装有限公司上头营分公司成立于2020年7月8日，位于云南省玉溪市江川区星云街道上头营村李湖塘，经营范围包含：包装装潢印刷；纸箱、纸盒、纸制品的加工及销售。

项目租用玉溪太力包装有限公司（原江川天宇包装有限公司）厂房、生产设备及其他配套设备。原场地环保手续如下：
江川天宇包装有限公司于2006年8月委托玉溪市环境科学研究所编制完成了《160型纸板生产线技改扩建项目环境影响报告表》，于2006年9月20日取得原江川县环境保护局《关于160型纸板生产线技改扩建项目环境影响报告表的审查意见》；于2007年7月委托玉溪市环境监测站编制了《160型纸板生产线技改扩建项目竣工环境保护验收监测表》并完成了验收工作，于2007年9月18日取得原江川县环境保护局《验收意见》（江环验〔2007〕007号）。原有项目产能为年产300万只瓦楞纸箱。
本项目沿用上述环保手续，在原有场地生产线基础上进行技改扩建，通过新增自动化、智能化等设备并增加工作时间，实现扩大产能的目标。项目于2026年2月2日取得玉溪市江川区发展和改革局出具的投资项目备案证（项目代码2601-530403-04-02-113406），项目总投资750万元。建设内容主要为：对原厂区老旧设备进行更新，新增1台2t/h天然气锅炉（替换原有1台老旧的4t/h燃煤锅炉）、新增自动上料机、四色印刷机、钉糊一体机、全自动打包机、智能化机械手、全自动模切机、全自动贴面机、全自动圆模切机、半自动双片钉箱机、全自动碰线机、全自动粘箱机等自动化设备，原有场地最大产能为年产300万只瓦楞纸箱，通过增加上述设备，增加工作时间，前端纸板生产不足的外购补充，本次技改后实现年产1500万只瓦楞纸箱的生产规模。
对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目类别判定如下：
表1 项目类别判定表
	序号
	工程名称
	环境影响评价报告表类别
	项目所属类别
	环评价文件类别

	1
	五层纸板生产线技改项目
	十九、造纸和纸制品业22中38纸制品制造223中“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”
	有印刷、粘胶
	报告表

	2
	
	四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中“天然气锅炉总容量1吨/小时以上的”
	有1台2t/h天然气锅炉
	报告表

	3
	
	二十、印刷和记录媒介复制业23，印刷231*中其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）
	年使用水性油墨10t以上
	报告表


根据上述判定项目应编制环境影响报告表。为此，建设单位于2026年3月正式委托云南畅泓环境技术工程有限公司对项目进行环境影响评价工作，我公司根据该项目的特点，组织专业技术人员对项目区进行了实地踏勘，收集了项目所在地自然、社会和环境质量现状等资料，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制了本报告表。

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	五层纸板生产线技改项目

	项目代码
	2601-530403-04-02-113406

	建设单位联系人
	陈春富
	联系方式
	13987775700

	建设地点
	云南省玉溪市江川区星云街道上头营村李湖塘

	地理坐标
	东经102度44分13.731秒，北纬24度17分24.081秒

	国民经济

行业类别
	C2239其他纸制品制造

D4430热力生产和供应

C2319 包装装潢及其他印刷
	建设项目

行业类别
	十九、造纸和纸制品业22中38纸制品制造223；四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）二十、印刷和记录媒介复制业23 39.印刷231* 其他

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

(扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	玉溪市江川区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	玉江发改备案〔2026〕27号

	总投资（万元）
	750
	环保投资（万元）
	42.5

	环保投资占比（%）
	5.67
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	9900（本次在原有场地上扩建，不新增用地）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不设置专项评价，具体专项评价设置原则及本项目判定情况详见下表。

表1-1   专项评价设置原则与本项目判定情况对照表

类别

设置原则

项目判定情况

是否涉及

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目废气污染物主要为非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。厂界外500米范围内有李湖塘村、上头营村、上头营小学，香老村和谢家营5个保护目标。
否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

新增废水直排的污水集中处理厂
本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入一体化污水处理设施，处理达标后晴天回用于厂区绿化，雨天暂存中水池。软水制备废水和锅炉排污水暂存于锅炉废水收集池后并入一体化污水处理设施，处理达标后回用于厂区绿化。制胶机清洗废水收集于制胶废水沉淀池沉淀后回用于制胶，循环使用不外排；印刷机清洗废水经印刷废水收集池收集后进入一体化水墨废水处理设施处理后回用作印刷机清洗，不外排。
否
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目涉及的易燃易爆物质主要为废机油、废印刷沾染物、废油墨桶、废活性炭等，最大存储量均未达到《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中临界量，计算Q值=0.102047＜1，因此无须设置风险评价专项评价。
否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及

否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及
否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

4.项目所在地不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，不开展专项评价


	规划情况
	规划名称：《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》

规划审查机关：云南省人民政府

审批文件名称及文号：云南省人民政府关于《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复（云政复〔2024〕16号）

	
	规划文件名称：《江川区国土空间总体规划》（2021-2035）
规划审批机关：玉溪市人民政府

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）根据《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》要求建设项目严守三条控制线：优先将稳定耕地、高标准农田、坝区集中连片优质耕地划为永久基本农田。保障粮食安全和重要农产品供给，严格落实永久基本农田特殊保护制度。将生态功能极重要、极敏感区及整合优化后的自然保护地划入生态保护红线。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域允许有限的人为活动。在优先划定耕地和永久基本农田、生态保护红线的基础上，按照集约适度、绿色发展要求划定城镇开发边界。城镇开发边界内实施“详细规划+规划许可”的管制方式。

项目位于玉溪市江川区星云街道上头营村李湖塘，经查询“三区三线”，项目区不占用基本农田和生态红线、不涉及占用江川区城镇开发边界，故该项目不在划定的生态保护红线范围内。因此，本项目符合《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》相关要求。

（2）根据《江川区国土空间总体规划》（2021-2035）要求，落实国家级重点生态功能区战略，严格落实玉溪市“四湖一屏”生态安全格局，国土空间保护开发利用的过程中严守永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界、村庄建设边界、星云湖、抚仙湖“两线三区”等相关控制线的管控要求，系统谋划，科学布局。根据项目“三区三线”查询结果，项目用地范围不在永久基本农田、生态保护红线范围内，项目位于星云湖、抚仙湖“两线三区”中的绿色发展区，项目废水不外排，对星云湖影响较小。项目建设符合《江川区国土空间总体规划》（2021-2035）相关要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

本项目为纸箱生产项目，生产过程采用胶粘和印刷工艺并新增1台2t/h天然气锅炉，行业类别分别属于“十九、造纸和纸制品业22中38纸制品制造223”、“四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”和“二十、印刷和记录媒介复制业23 39.印刷”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》判定，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。项目于2026年2月2日取得玉溪市江川区发展和改革局出具的投资项目备案证（2601-530403-04-02-113406），因此项目建设符合国家现行的产业政策。

2.与“玉溪市生态环境分区管控”的符合性分析
2024年6月7日玉溪市生态环境局印发《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号）。根据《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》，江川区共划分10个生态环境管控单元，包括3个优先保护单元、6个重点管控单元和1个一般管控单元。

本项目位于云南省玉溪市江川区星云街道上头营村李湖塘，根据云南省生态环境分区管控公众服务查询平台查询，项目所在区域属于江川区城区生活污染重点管控单元。

[image: image1.png]24.300 -

24.295 A

24.290 -

24.285 1

24.280 1

ERERER

INRRIRFER SREREZRTT

— EREREFLRNNENE S RNEESETER

1 km

102.725

102.730

102.735

102.740

102.745 102.750





图1-1  项目生态环境分区管控单元查询截图
项目与玉溪市生态环境分区管控的符合性分析详见下表。

表1-2  项目与“玉溪市生态环境分区管控”符合性分析

序号
《通知》要求

项目情况

符合性

一、生态环境管控总体要求
空间布局约束

1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。

2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。

3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。

5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
1.根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类，符合产业政策，不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目已取得备案证，满足国家和云南省及行业相关政策要求。
2.本项目位于玉溪市江川区星云街道上头营村李湖塘，不涉及星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线，位于星云湖“三区”中的绿色发展区。项目为纸箱生产项目，本次进行技改扩建，增加自动化设备，使用天然气锅炉替代燃煤锅炉，不属于落后和过剩产能、高污染项目。
3.本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目，也不属于“两高”项目。

4.项目为纸箱生产项目，不属于高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。
5.本项目主要能耗电能，碳排放量较少。

符合

污染物排放管控
1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。

2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。

3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。

4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，在排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。

5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。

6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。

7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。

8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。

1.项目不属于重点行业。
2.本项目废水不外排，不会对地表水产生明显影响。
3.项目不涉及城乡饮用水水源地。
4.本项目使用天然气锅炉替代原有燃煤锅炉，锅炉废气采用“低氮燃烧”治理后通过1根13m高排气筒（DA001）排放，印刷废气经集气罩收集后进入“二级活性炭装置”吸附处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放，其余厂内无组织颗粒物、非甲烷总烃采取厂房内加强通风等措施后无组织排放。

5.项目使用天然气锅炉替代原有燃煤锅炉，印刷废气采用二级活性炭吸附处理，能有效降低氮氧化物和挥发性有机物的排放；项目废水不外排，不涉及排放化学需氧量和氨氮。
6.本项目位于玉溪市江川区星云街道上头营村李湖塘，不涉及农用地、土壤污染风险管控和修复名录的地块；

7.本项目生活垃圾使用垃圾桶定点收集后委托环卫部门清运处置；废纸边角料、不合格品等，统一收集后外售废旧资源回收单位。
8.根据江川区环境空气自动监测站点2025年统计数据，PM2.5年平均质量浓度17.83μg/m3，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，地表水不涉及劣Ⅴ类水体。
符合
环境风险防控
1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。

2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
1.本次评价已提出“突发环境事件应急预案”制定、发布、备案及演练相关要求。

2.本项目不涉及使用、运输危险化学品，不涉及含铊原辅料，不涉及医疗废物处置。
符合
资源开发利用效率
1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。

2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。

3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。

4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。

5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。

6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
1、2、本项目用水由市政给水管供给，不涉及开采地下水资源，不新增占地，可降低土地资源消耗强度；

3、项目不占用基本农田和耕地；

4、5、6、本项目使用电、水和天然气等能源，不使用高污染燃料，不涉及节水灌溉工程。
符合
二、江川区城区生活污染重点管控单元相关要求
空间布局约束

1.严禁以任何形式围垦河湖、违法占用河湖水域。

2.严格执行禁养区制度。

3.优化种植结构调整，缩减高耗肥耗药作物种植面积。

项目不涉及。
不涉及
污染物排放管

控

1.完善抚仙湖、星云湖流域农村污水处理设施及配套管网建设，完成非正规垃圾堆放点整治，实现流域

内农村人居环境整治全覆盖。

2.开展九溪河、董炳河等东风水库流域河道整治，完善抚仙湖、星云湖湿地保护生态修复及沿湖带状调蓄系统等。

3.化肥农药减量增效，主要农作物化肥农药使用量实现负增长，从源头上削减农业面源污染负荷。

4.加强畜禽粪污综合利用，实现粪污全收处、不外排。

1、生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入一体化污水处理设施，处理达标后晴天回用于厂区绿化，雨天暂存中水池；生活垃圾运至星云街道正规垃圾堆放点堆放。
2、3、项目不涉及；

4、项目生活污水不外排；
符合
环境风险防控

1.开展星云湖蓝藻水华和湖泊底泥防控体系。

2.禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。

3.农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止土壤、地下水和农产品污染。

4.禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。开展农用地土壤污染防治宣传和技术培训活动，扶持农业生产专业化服务，指导农业生产者合理使用农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品，控制农药、兽药、化肥等的使用量。

5.实施农作物秸秆资源化利用，严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。

1、项目不在星云湖区域内，不涉及。

2、3、项目生产废水回用不外排，生活污水处理后回用绿化不外排。

4、5、项目不涉及。
不涉及
资源开发效率

要求

强化农业节水增效，加强农田尾水循环利用，2035年灌溉水利用系数达到0.6。

项目不涉及。
不涉及
综上，本项目与《玉溪市生态环境分区管控动态调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号）相符合。
3.与《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》符合性分析

根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号），本项目与其符合性详见如下：

表1-3  本项目与长江经济带发展负面清单指南相关规定要求对照表

规定保护要求

本项目保护情况

符合性

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

项目不属于码头项目，不涉及。

不涉及
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

项目位于玉溪市江川区星云街道上头营村李湖塘，不在自然保护区及风景名胜区范围。

符合

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不在饮用水水源地保护区。

符合

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不在水产种质资源保护区及国家湿地公园范围。

符合

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。

符合

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不在长江干支流范围内。

符合

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及生产性捕捞。

符合

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内、长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。

符合

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

符合

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。项目不属于高耗能项目。

符合

综上所述，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》要求。

4.与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（云发改基础〔2022〕894号）符合性分析
表1-4  与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析

法律规定保护要求
本项目保护情况
符合性
1、禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
本项目不涉及。
不涉及
2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
本项目建设地点不涉及自然保护区、缓冲区及风景名胜区。

不涉及
3、禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
本项目评价范围内不涉及风景名胜区。
不涉及
4、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
本项目不涉及饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区。

不涉及
5、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
本项目不涉及水产种质资源保护区、不涉及占用国家湿地公园土地。
不涉及
6、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本项目不涉及。
不涉及
7、禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

本项目不位于金沙江干流、长江一级支流范围，不在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
符合

8、禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
本项目不位于金沙江干流、长江一级支流范围，不涉及天然渔业资源生产性捕捞。
符合

9、禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。
符合

10、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

符合

11、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。

本项目不属于石化、现代煤化工项目，不属于危险化学品生产项目。
符合

12、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

本项目不涉及。

不涉及
综上所述，本项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》要求。

5.与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（云政发〔2024〕14号）的符合性分析

表1-5  项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（云政发〔2024〕14号）符合性分析
序号

相关要求

本项目情况

符合性

1

优化产业政策：

（1）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。

（2）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。
（3）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。严格执行VOCs含量限值标准，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。

（1）项目为纸箱生产项目，不属于“两高”项目行业，符合国家和省产业规划、产业政策，项目正在办理环评手续，严格按照节能审查、碳排放达峰目标等相关要求建设，不涉及钢铁产业。

（2）根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》判定，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，不属于落后产能项目。

（3）项目印刷过程使用水性油墨，属于低VOCs含量原辅材料，严格执行VOCs含量限值标准。
符合

2

优化能源结构：

大力发展新能源和清洁能源；严格合理控制煤炭消费增长；开展燃煤锅炉关停整合；推动工业炉窑清洁能源替代，有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工业余热、电能、天然气等清洁能源进行替代。

项目本次拆除原燃煤锅炉，更换为燃天然气锅炉，能满足天然气清洁能源替代要求，符合优化能源结构要求。
符合

3
提升面源污染治理精细化水平：

持续推动扬尘污染治理管控。严格落实建筑施工工地“六个百分之百”要求，对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。到2025年，城镇装配式建筑和采用装配式技术体系建筑占新开工建筑面积比重达30%；昆明市主城区道路机械化清扫率达90%左右，其他地级城市建成区达85%左右，县城达70%左右。
本项目施工主要为原有老旧设备拆除、厂房内部改造、新设备安装等，扬尘排放量较小，施工现场及时清扫，定期对施工区域进行洒水降尘；运输车辆进入厂区低速行驶，减少扬尘的产生，对环境影响较小。
符合
4
强化多污染物减排：

（1）推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全省80%以上的钢铁产能完成超低排放改造，力争50%以上的水泥熟料产能、合规焦化产能完成超低排放改造。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路。

（2）深入治理餐饮油烟和恶臭异味。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。加强对恶臭异味扰民问题的排查整治，投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。因地制宜解决人民群众反映集中的露天烧烤、油烟及恶臭异味扰民问题。
（1）项目为纸箱生产项目，不涉及钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉，不涉及玻璃、石灰、矿棉、有色等行业，项目通过定期检查设备运行情况，强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。

（2）项目食堂规范使用油烟净化器治理餐饮油烟。
符合
综上所述，本项目符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）相关要求。

6.与《云南省大气污染防治行动实施方案》相符性分析

表1-6  项目与《云南省大气污染防治行动实施方案》的符合性分析

相关规定

本项目实际情况

相符性

云南省大气污染防治行动实施方案

（一）优化产业空间布局。按照云南省主体功能区规划要求，合理确定我省重点产业发展布局、结构和规模。科学制定并严格实施城乡规划，强化城市空间管制和绿地控制要求，规范各类产业园区和城市新城、新区设立和布局。

本项目厂址位于玉溪市江川区星云街道上头营村李湖塘，本项目为纸箱生产项目，不新增用地，选址符合要求。
符合
（二）严格节能环保准入。提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度，把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。未通过能评和环评审查的建设项目，有关部门不得审批、核准、备案。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于淘汰类、限制类、鼓励类项目，为允许类项目。项目不属于落后、过剩产能项目，不属于高能耗、高排放项目；

项目于2026年2月2日取得玉溪市江川区发展和改革局核发的项目备案证。

符合

（三）加快淘汰落后产能。综合运用经济、技术和行政手段，提前1年完成全省“十二五”工业行业淘汰落后产能任务，结合各地产业发展实际和环境空气质量状况，争取在2015年底前再淘汰一批落后产能。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》要求，重点针对钢铁、水泥等产能过剩行业制定“十三五”淘汰计划，确保国家下达的淘汰落后产能目标任务全面完成。

符合

（四）加快清洁能源替代利用。优化调整能源结构，加大清洁能源推广使用力度。在做好生态保护和移民安置的基础上，积极推进“三江”干流水电开发，统筹协调中小水电发展，规范有序发展风电。积极开发以生物柴油、生物质固体成型燃料为主的生物质能，稳妥推进太阳能发电，加快推进太阳能多元化利用。

本项目使用天然气锅炉替代燃煤锅炉，满足清洁能源替代利用要求。
符合
（五）推进煤炭清洁利用。2014年底前，昆明、曲靖、玉溪3市中心城区高污染燃料禁燃区范围要逐步由城市建成区扩展到近郊；其他州、市要完成中心城区高污染燃料禁燃区划定工作。

本项目不涉及使用高污染燃料。
符合
（六）全面整治燃煤小锅炉。2014年底前，完成州、市人民政府所在地城市建成区“烟尘控制区”创建及划定工作，摸清燃煤小锅炉底数，建立燃煤锅炉综合整治台账，编制燃煤小锅炉淘汰方案。到2017年底，基本淘汰州、市人民政府所在地城市建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。
项目本次拆除原1台4t/h燃煤锅炉，更换为1台2t/h燃天然气锅炉。
符合
（七）加强工业企业大气污染治理。加快火电、水泥、钢铁、化工、有色金属冶炼等重点行业脱硫、脱硝及除尘改造工程建设。到2015年，现役燃煤机组必须安装脱硫设施并按照规定封堵或取消烟气旁路，不能稳定达标排放的要进行提升改造或者淘汰；20万千瓦以上燃煤机组要实施脱硝改造；钢铁烧结机、球团设备要全面实施烟气脱硫改造；现役新型干法水泥窑推行低氮燃烧技术改造， 熟料生产规模在1000吨/日以上的生产线推行烟气脱硝改造。
本项目不涉及。
不涉及
（八）强化机动车污染防治。优化城市功能和布局规划，实施公交优先战略。推广智能交通管理，缓解城市交通拥堵。合理控制机动车保有量，积极推广新能源汽车和天然气汽车。各地新增和报废更新出租车、城乡公交车、城建公共服务车、城市物流配送车，要逐步采购天然气、双燃料等新能源汽车。
本项目不涉及。
不涉及
（九）深化城市扬尘污染治理。2014年底前，各州、市人民政府要制定并完善工程建设工地扬尘管理办法，明确部门职责，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程中采取密闭措施，并按照指定路线运输，2017年底前基本安装卫星定位系统。县级以上城市要加大城市建成区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施。
本项目施工主要在封闭车间内安装设备等，车间地面已硬化，通过定期洒水降尘和清扫来降低扬尘污染，项目不涉及渣土运输。
符合
（十）妥善应对重污染天气。环境保护部门要加强与气象部门合作，建立重污染天气监测预警体系。2015年底前，完成省级、昆明市重污染天气监测预警系统建设。重污染天气应急响应实行政府主要领导负责制。要依据重污染天气预警等级，迅速启动应急预案，引导公众做好卫生防护。

昆明、曲靖、玉溪3市以及其他环境空气质量不能稳定达到二级标准的城市，要组织编制重污染天气应急预案并纳入当地政府突发事件应急管理体系。
项目建成后严格要求更新应急预案，做好与玉溪市应急预案联防联控，引导公众做好卫生防护。

符合
本项目符合《云南省大气污染防治行动实施方案》相关要求。
7.与《玉溪市关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》相符性分析

表1-7  项目与《玉溪市关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的符合性分析

序号

相关规定
本项目实际情况

相符性

1

（二）严格节能环保准入。提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度。把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。未通过能评和环评审查的建设项目，有关部门不得审批、核准、备案。积极发展绿色建筑，新建建筑要严格执行强制性节能标准，大力推广使用太阳能热水系统和光伏建筑一体化等技术和装备。

项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目废气达标排放、废水妥善处置不外排，固废处置率100%，符合能源节约高效利用政策。
符合
2

（四）加快清洁能源替代利用。优化调整能源结构，加大清洁能源推广使用力度。在做好生态保护和移民安置的基础上，积极推进水电开发，统筹协调中小水电发展，规范有序发展风电。积极开发以生物柴油、生物质固体成型燃料为主的生物质能，稳妥推进太阳能发电，加快推进太阳能多元化利用。加快建设和完善天然气管网及配套设施，不断扩大天然气利用规模。认真落实《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市中心城区天然气利用发展三年行动计划的通知》（玉政办发〔2014〕113号），从2014年起，用3年左右的时间，全力推进中心城区天然气利用普及工作。各县区应逐步建设和完善天然气管网及配套设施，加快清洁能源替代，优化调整能源结构。
本项目能源使用主要为电能、天然气，为清洁能源。项目本次拆除原1台4t/h燃煤锅炉，更换为1台2t/h燃天然气锅炉，满足清洁能源替代，优化调整能源结构要求。
符合

3

（五）转变生产、生活方式，逐步取缔高污染燃料。各县区政府所在地建成区全面禁止烧煤、烧柴，取缔燃煤锅炉、炉灶，推广使用天然气、液化石油气、电力、生物燃料等清洁能源。中心城区及各县城所在地建成区在2016年底前制定并实施高污染燃料禁燃区管理规定。提高煤炭洗选比例，鼓励建设群矿型和矿区选煤厂，大力发展煤炭洗选加工技术，现有煤矿要加快结构调整和升级改造。发展洁净煤技术，实现煤炭高效洁净燃烧，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平。逐步淘汰各县区燃煤锅炉，到2017年底基本淘汰中心城区建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。2017年底前，县区政府所在地建成区全面禁止使用燃煤锅炉。产业聚集区要集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。天然气干、支线可以覆盖的地区原则上不再审批以煤（油）作为燃料的新建、改建、扩建项目。

符合

4

（八）深化城市扬尘污染治理。2014年底前，各县区人民政府要制定并完善工程建设工地扬尘管理措施办法，明确部门职责，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区的工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程中采取密闭措施，并按照指定路线运输，2017年底前基本安装卫星定位系统。县级以上城市要加大城市建成区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施。

项目施工主要在封闭车间内安装设备等，车间地面已硬化，通过定期洒水降尘和清扫来降低扬尘污染，施工工程量小，扬尘产生量较少，采取以上措施后，扬尘对周边环境影响较小。
符合

备注：其他与项目无关项未列入。
本项目符合《玉溪市关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》相关要求。

8.与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的符合性分析

2019年9月4日，云南省生态环境厅印发了《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）。项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的符合性分析见下表。

表1-8  与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析

《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》
本项目
符合性
（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。
本项目印刷使用的油墨为水性油墨；为低VOCs含量的原料。
符合
全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含 VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
项目水性油墨存储为密闭储存。
符合
推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。

项目使用木薯淀粉配制的胶粘剂，印刷使用水性油墨，印刷废气采用集气罩收集进入二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放，挥发性有机物排放量小，对环境影响较小。

符合

重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs及工业园区和产业集群VOCs治理污染防治，实施一批重点工程。

综上所述，项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）相符。
9.与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析
对照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）中相关要求，本项目与该文件的相符性分析见下表：
表1-9  与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》
本项目
符合性
1、鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶黏剂和清洗剂；
项目使用水性油墨为低VOCs含量产品，对环境影响较小。后期建议建设单位使用通过环境标志产品认证的环保型油墨。
符合
2、在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；
项目印刷过程使用油墨为水性油墨。
符合
3、鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术；
项目使用木薯淀粉配置的胶粘剂，污染物排放量小，对环境影响较小。

符合

4、含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。
项目印刷废气采用集气罩收集进入二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。

符合

综上所述，项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）相符。
10.与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析

对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求，本项目与该文件的相符性分析见下表：

表1-10  与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析
内容
标准要求
项目情况
相符性
VOCs物料储存无组织排放控制要求

VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
本项目VOCs物料为水性油墨，水性油墨以桶装形式密闭储存。
符合
盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭
本项目VOCs物料主要是水性油墨。水性油墨以桶装形式密闭储存，非取用状态时确保保持密闭。
符合
VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求

液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车
本项目VOCs物料运输过程中均采用密封保存。
符合
工艺过程
VOCs无组织排放控制要求
VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。
根据水性油墨成分检测报告，挥发性有机物含量为0.82%，故本项目使用的VOCs质量占比均小于10%。
符合
VOCs无组织排放废气收集处理系统要求
VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施
项目使用木薯淀粉配置的胶粘剂现调现用，在水性油墨储存过程中采用桶装加盖存放，挥发性有机物排放量小，采用无组织排放。
符合
收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区,收集的废气中NMHC初始排放速≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。
项目使用的是由木薯淀粉调配的淀粉胶，不含挥发性有机物；印刷使用水性油墨，水性油墨中非甲烷总烃含量较低，根据工程分析，非甲烷总烃排放速率为0.12kg/h，产生速率远远小于3kg/h，印刷废气采用集气罩收集进入二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。
符合
综上所述，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）中相关要求相符。
11.与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）的符合性分析

根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相符性分析如下：

表1-11  《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析
序号

方案要求

本项目情况

符合性分析

二、非甲烷总烃收集要求

1、按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。

本项目已按照“应收尽收”的原则。项目印刷废气采用集气罩收集进入二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。

符合

2、取消废气排放系统旁路。因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好账记录。
项目无废气排放系统旁路。
符合

3、将无组织排放转变为有组织排放进行控制。

（1）优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式。

（2）对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的非甲烷总烃无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s,达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造。
（3）加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。

（1）本项目印刷工段采用水性油墨，通常储存在密闭桶中。
（2）项目印刷废气采用局部集气罩收集进入二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。
（3）本项目生产过程均位于半封闭车间内。
符合

三、非甲烷总烃处理工艺
1、除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。

2、按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、非甲烷总烃组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。

项目印刷使用水性油墨，本次环评对印刷废气增加集气罩收集，收集后的废气进入二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒（DA002）排放。
符合

3、按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留非甲烷总烃废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。

项目生产运行稳定后启动有机废气处理系统，生产结束后延后关闭。

符合

4、非甲烷总烃废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

项目废气处理系统发生故障或检修时，生产工艺设备停止运行，待检修完毕后投入使用。

符合

综上所述，项目采取的有机废气处理措施能满足《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）要求。

12.与打赢蓝天保卫战三年行动计划的相符性分析

根据《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（云政发〔2018〕44号），2019年玉溪市人民出台了《玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》，本项目符合文件中各相关要求，具体分析内容如下表1-12。

表1-12  项目与《玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》相符性分析表

文件相关内容

项目情况

符合性

调整优化产业结构，推进产业绿色发展。加快完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，制订更严格的产业准入门槛，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，重点推动城市建成区及周边水泥、化工、钢铁等重污染企业搬迁改造或关闭退出，2020年底前完成市政府所在地城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于淘汰类、限制类、鼓励类项目，为允许类项目。项目不属于落后、过剩产能项目，不属于高能耗、高排放项目；

项目于2026年2月2日取得玉溪市江川区发展和改革局核发的项目备案证。
符合

全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动，实行拉网式排查，建立管理台账，按照“先停后治”的原则，实施分类处置。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。

项目建成后将严格纳入排污许可管理，落实自行监测、台账记录和执行报告制度，确保各类污染物稳定达标排放。
符合

启动钢铁行业超低排放改造工作，加强钢铁、水泥等重点行业脱硫、脱硝、除尘设施运行管理，确保治污设施正常运行，污染物达标排放。开展钢铁、建材、有色、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。

项目不涉及
不涉及
加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系。加大燃煤小锅炉淘汰力度，到2020年底前，所有县级及以上城市建成区基本完成每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰任务。削减煤炭消费量，推进煤炭清洁利用，加快推进煤炭消费减量替代，全面推进城乡“煤改气”“煤改电”工程建设。不断提高非化石能源占能源消费总量比重和天然气消费总量，有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等。加快市内天然气支线和压缩母站、加气站建设，完善城市燃气管网和调峰储备体系，到2020年中心城区建成区全部实现用管道气，市内天然气主干线网架基本形成。高污染燃料禁燃区划定范围逐步由城市建成区扩展到近郊。

本项目使用天然气锅炉替代燃煤锅炉，满足清洁能源替代利用要求。
满足
由上表可知，本项目的建设符合《玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》中的相关规定。
13.与《云南省星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案（精简版）》符合性分析

根据《云南省星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案（精简版）》（玉政发〔2022〕19号），星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线划分如下：

（1）湖滨生态红线划定

星云湖湖滨生态红线以一级保护区和流域分水岭为框架，将湿地、入湖河口、现状生态用地等区域纳入生态保护核心区内，形成相对连续、完整的湖滨生态系统。

星云湖湖滨生态红线全长48.33km，其中利用已有道路5.02km、新建物理隔离（界桩）43.31km；湖滨生态红线与一级保护区界线并线长度为20.15km。湖滨生态红线距最高水位湖岸线在水平方向上平均距离389m、最远距离1247m、最近距离100m。湖滨生态红线围合面积43.21km2（6.48万亩），比一级保护区面积39.18km2（5.87万亩）多4.03km2（0.61万亩）。

（2）湖泊生态黄线划定

星云湖湖泊生态黄线以现有的翠大线、嵩玉线、澄川高速和规划的红塔—江川高速、国防战备路、部分流域线为框架，以部分乡道、机耕路为补充实现贯通闭合，对于不具备修路条件的，设置界桩实现物理隔离。

星云湖湖泊生态黄线全长59.7km，其中利用已有道路20.40km、新建道路 2.93km，设置物理隔离（界桩）36.41km；湖泊生态黄线与湖滨生态红线并线长度为8.62km，距最高水位湖岸线在水平方向上平均距离1345m、最远距离5109m、最近距离100m。湖泊生态黄线围合面积66.76km2（10.01万亩）。湖泊生态黄线至湖滨生态红线之间面积23.55km2（3.53万亩）。

根据《云南省星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案（精简版）》中湖滨生态红线及湖泊生态黄线布置图，项目距离星云湖湖泊生态黄线1.1km，距离星云湖湖滨生态红线1.4km，不涉及《云南省星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案（精简版）》中的星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线。
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图1-2 项目与星云湖“两线”关系图

14.与星云湖相关保护政策符合性分析
①与《云南省星云湖保护条例》的符合性分析

根据《云南省星云湖保护条例》（2023年9月23日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议通过）相关内容，本项目与其符合性分析如下表所示：
表1-13  本项目与《云南省星云湖保护条例》符合性分析

序号

《云南省星云湖保护条例》相关标准

本项目情况

符合性

1

星云湖保护范围

星云湖按照划定的湖滨生态红线和湖泊生态黄线，确定生态保护核心区、生态保护缓冲区和绿色发展区。生态保护核心区是指湖滨生态红线以内的水域和陆域；生态保护缓冲区是指湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间的区域；绿色发展区是指湖泊生态黄线与湖泊流域分水线之间的区域。

项目位于江川区星云街道上头营村李湖塘，根据《云南省星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案（精简版）》。项目不涉及《云南省星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案（精简版）》中的星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线，项目位于绿色发展区，不在“两区两线”星云湖保护范围内，项目对星云湖“两区两线”范围内的环境影响很小。

符合

2
绿色发展区内禁止行为

（一）利用渗井、渗坑、裂隙，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物；（二）向入湖河道、沟渠、城镇排水管网排放超过国家、地方水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标的水污染物；（三）向入湖河道、沟渠、水库排放、倾倒、填埋油类、酸液、碱液、剧毒废液（渣）等；（四）在入湖河道、沟渠、水库最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放、贮存、填埋固体废弃物或者其他污染物，丢弃或者填埋病死动物、病害动物产品；（五）在入湖河道、沟渠、水库内丢弃农药、农药包装物，清洗施药器械；（六）向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等；（七）随意倾倒、堆放、填埋废弃菜叶等农业废弃物；（八）生产、销售、使用含磷洗涤用品和国家明令禁止或者明令淘汰的一次性发泡塑料餐具、塑料袋；（九）经营、使用杀鼠剂以外的限制使用类农药；（十）违反规定处置生活垃圾，倾倒粪便或者直排畜禽养殖粪污；（十一）侵占湿地、水库，擅自填堵、覆盖河道；（十二）新增采矿、选矿；（十三）开山、采石、挖砂、取土、毁林毁草；（十四）擅自取水或者违反取水许可规定取水；（十五）擅自释放或者丢弃外来物种；（十六）法律法规禁止的其他行为。

（一）（二）本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入一体化污水处理设施，处理达标后晴天回用于厂区绿化，雨天暂存中水池。软水制备废水和锅炉排污水暂存于锅炉废水收集池后并入一体化污水处理设施，处理达标后回用于厂区绿化。制胶机清洗废水收集于制胶废水沉淀池沉淀后回用于制胶，循环使用不外排；印刷机清洗废水经印刷废水收集池收集后进入一体化水墨废水处理设施，处理后回用作印刷机清洗。后期严格监管，保证废水不外排。

（三）至（七）本项目固废均妥善处置，危险废物分类、分区暂存后委托玉溪同磊再生资源回收有限公司清运处置，不存在外排情况。

（八）（九）本项目为纸箱生产项目，不涉及一次性发泡塑料餐具、塑料袋等，不涉及农药。

（十）本项目生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运处置。

（十一）至（十六）本项目不属于采矿、选矿项目，不涉及开山、采石、挖砂、取土、毁林毁草等行为，用水依托当地供水管网。

5

星云湖流域内项目建设应当执行环境影响评价制度，污染治理设施、节水设施、水土保持设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目执行环境影响评价制度，污染治理设施、节水设施、水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

符合

②与《星云湖水环境保护治理“十四五”规划》符合性分析
（1）全面推进雨污分流，完善城镇截污治污体系

通过污水处理厂提质增效、补短板及管网整治工程，进一步完善江川区中心城区雨污水主管网及配套设施，对原有合流制排水管道实施雨污分流，提高排水入网率；实施江川区污水处理厂（老厂）及南厂合并改造工程、北片区污水处理厂补短板，进一步提高出水水质；从源头上解决城区雨季发生内涝的问题，提高江川区主城区污水收集率和处理率，逐步实施雨污分流改造、消除管网空白区，全面提升城镇截污治污能力。在星云湖西片区前卫镇建设污水处理厂1座，进一步提升流域城镇截污治污能力。

项目区实行雨污分流制。雨水经厂区雨水沟收集后外排至厂外沟渠。本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入一体化污水处理设施，处理达标后晴天回用于厂区绿化，雨天暂存中水池。软水制备废水和锅炉排污水暂存于锅炉废水收集池后并入一体化污水处理设施，处理达标后回用于厂区绿化。制胶机清洗废水收集于制胶废水沉淀池沉淀后回用于制胶，循环使用不外排；印刷机清洗废水经印刷废水收集池收集后进入一体化水墨废水处理设施处理后回用作印刷机清洗。

（2）项目与生态保护区管控关系
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图1-3  项目与生态保护区管控关系
根据上图，本项目选址为不在生态红线区、100米生态保护区、自然保留区、自然保护区核心区、滨湖湿地带，不涉及占用城镇开发边界。本项目建设对星云湖生态保护区影响较小。

（3）优化水资源配置利用，保障清水入湖

按照习近平总书记提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的科学治水思想，以构建星云湖水资源健康水循环体系为核心，以落实最严格水资源管理制度为抓手，以水利产业政策为依托，针对目前流域水资源不足与损耗并存的现状，全面规划、统筹兼顾、综合治理，开源节流并重，推进水资源的合理开发、优化配置、高效利用、全面节约、有效保护，实现空间均衡的高效水资源利用调度系统，科学合理保障湖泊生态用水，形成流域水资源统一调度机制，实现流域自然水资源－社会经济－生态环境三大子系统之间的协调发展。本项目不涉及清水入湖。
15.与《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》（云政发〔2022〕25号）相符性分析

2022年4月28日，云南省人民政府办公厅公开了《云南省人民政府关于 九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》（云政发〔2022〕25号），项目与其符合性分析详见下表。
表1-14  项目与《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》符合性对照表

章节

要求

项目建设情况

符合性

绿色发展区管控
科学确定人口和城镇建设规模。远湖布局、离湖发展，科学划定城镇开发边界，优先安排从生态保护核心区和生态保护缓冲区迁出的建设需求。按照湖泊保护需要，根据集约适度、绿色发展的原则，加快国土空间规划编制及管控。湖泊面山区域严禁连片房地产开发。

严格管控建设用地总规模。建设用地以挖掘存量用地潜力、高效利用为主，新增建设用地主要用于保障基础设施、公共服务设施等民生项目用地需求。对资源条件优越，旅游、休闲、康养等发展潜力较大的绿色产业，新增建设用地须严格论证。

统筹加快“两污”治理。加快推进城镇污水处理厂扩容提标、雨污分流设施改造，加强农村生活污水治理与农村厕所革命有机衔接，积极推动农村生活污水、粪污无害化处理和资源化利用。加强垃圾收集、转运、处置等各类环境基础设施建设、运营和维护。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城市生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。 

全面提高用水效率。开展农业高效节水示范区建设，提高农田灌溉水有效利用系数。严格执行节水型企业标准、用水定额标准等，实施节水技术改造。加强再生水利用，鼓励将再生水优先用于工业生产、生态景观、建筑施工、城市杂用等。2025年底前，流域内万元GDP用水量和万元工业增加值用水量较2020年降幅均达16%以上。

加快开展面源污染治理。全面推进控肥增效、控药减害、控膜减量、控水降耗“四控行动”。在滇池、洱海、抚仙湖等湖泊开展初期雨水治理试点，探索初期雨水分质处理方式。

持续推进高标准农田建设。深入落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力实施高标准农田建设工程，加快补齐农田基础设施短板，逐步实现土地平整、集中连片、机力畅通、灌排配套的现代农业格局。利用调蓄库塘、生态沟渠等措施，收集农田灌溉退水，加强循环利用。

27.深入推进水权水价改革。建立水权交易机制，制定具体工作计划，明晰区域水资源管理权限，确定取用水总量控制指标，开展用水水权分配和有偿使用。推广农业用水计量收费，完善城镇居民阶梯水价和非居民用水超定额累进加价制度，充分发挥水价在水资源配置、水需求调节和水污染防治等方面的杠杆作用。 

28.全力发展绿色低碳循环经济。优化种植业结构，推广绿色生态种植，鼓励耕地轮作。加快产业结构调整，淘汰落后产能，制定迁出计划，将现有“高污染、高耗水、高耗能”企业全部迁出流域外。鼓励文化创意、会议会展、运动休闲、康体养生、乡村度假、科研设计、总部经济等绿色高附加值服务业的发展。深入实施乡村振兴战略，大力发展生态农业、生态旅游业等生态友好型产业，推进文旅农融合发展。

 29.大力推进流域生态修复。2025年底前，洱海、泸沽湖、阳宗海主要入湖河道水质均在Ⅲ类及以上，其余湖泊主要入湖河道全面消除Ⅴ类、劣Ⅴ类水体。全面排查流域内矿山，按照自然保护地、生态保护红线管理要求分类处置，并按照宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜景则景的原则进行生态修复，推进历史遗留矿山生态修复。积极推进国土绿化行动，加强湖泊面山绿化和生态修复，提高森林覆盖率，减少水土流失，涵养水源，提升森林、草原系统生态功能。加强入湖河道综合治理，常态化开展“乱占、乱采、乱堆、乱建”清理行动，促进河道生态修复。加强入湖河道管理，严格主要入湖河道管理范围内建设项目和活动的审批及监管。 

30.积极探索生态保护补偿机制。依托流域内现有产业布局和自然资源分布，制定工作计划，开展生态系统生产总值（GEP）核算。建立湖泊生态质量监测评价机制。科学制定补偿标准，探索实施森林、湿地、河道、种植结构调整等生态效益补偿机制。探索完善用能权、排污权、碳排放权交易制度。健全生态环境质量考核奖惩机制

21.项目不涉及星云湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线，项目位于绿色发展区，不在“两区两线”星云湖保护范围内，项目对星云湖“两区两线”范围内的环境影响很小。

22.本项目利用已建厂房建设，不新增用地。

23.24.项目实行雨污分流。项目不新增员工，生活污水不新增。本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入一体化污水处理设施，处理达标后晴天回用于厂区绿化，雨天暂存中水池。软水制备废水和锅炉排污水暂存于锅炉废水收集池后并入一体化污水处理设施，处理达标后回用于厂区绿化。制胶机清洗废水收集于制胶废水沉淀池沉淀后回用于制胶，循环使用不外排；印刷机清洗废水经印刷废水收集池收集后进入一体化水墨废水处理设施处理后回用作印刷机清洗，不外排。

25.本项目不涉及。

26.27本项目不涉及。

28.本项目不属于高污染、高耗水、高耗能企业。

29.30.本项目不涉及。

符合

由上表可知，项目建设符合《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区管控”的指导意见》（云政发〔2022〕25号）的相关要求。
16.选址合理性分析

本项目位于玉溪市江川区星云街道上头营村李湖塘。根据《云南省生态功能区划》，项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线。根据五层纸板生产线技改项目用地占用“三区三线”查询结果，项目选址不涉及占用永久基本农田和生态保护红线，项目已取得玉溪市江川区人民政府星云街道办选址意见，同意项目选址。项目符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案2023年》的要求。所在区域大气环境、噪声环境等环境质量为达标区，项目建成后不会降低大气环境、地表水环境、噪声环境等环境功能。项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素。因此，项目选址合理。
17.环境相容性分析
距离项目最近的敏感点为南侧紧邻的上头营村及西侧的李湖塘村，位于本项目上风向和侧风向，东侧及东北侧的香老村和谢家营位于本项目下风向和侧风向，与项目区中间隔着大片农田，项目运营过程中对其影响较小；项目东南侧为云南江川天锋彩印有限公司，运营项目为纸箱包装、彩印等，与本项目生产工艺、污染物相似，故项目与周边环境相容。根据工程分析，项目在严格落实各项环保措施后，项目产生的噪声、废气均能达标排放，废水不外排，固体废物100%合理处置，且项目在封闭车间内生产，对上头营村等敏感点影响不大。
18.平面布置合理性分析

项目厂区总占地面积9900m2，厂区呈不规则矩形分布，主要分为办公区和生产区。办公区位于厂区东南侧，主要建筑为办公楼和食堂。其他区域为生产区，项目区中侧由西向东依次分布有成品仓库、原料1库，纸板生产车间、纸箱生产车间，厂区东北侧主要有为原有储煤库、原有锅炉房、新锅炉房、一般固废暂存间、原料2库、危险废物贮存间等。厂区四周设有排水沟，生活区位于厂区东南侧，食堂配备了隔油池，化粪池及本次新建一体化污水处理设施位于厂区西北侧，印刷废水设置排水管道抽至印刷废水收集池（位于厂区东北侧），本次配套建设1套一体化水墨废水处理设备及收集管道（位于厂区东北侧），本次在纸箱生产车间内印刷工段废气经“集气罩+二级活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒排放；在厂区西北侧拆除原有锅炉房内燃煤锅炉及水膜除尘器，厂区西北侧1间闲置仓库内新建新锅炉房配套建设1台2t/h天然气锅炉及配套设施，项目区西北侧设有1间危险废物贮存间和1处一般固废暂存区。项目各功能分区明确，间距合理、工艺流程顺畅，在满足工艺流程的同时，也满足功能分区要求和运输作业要求，项目运营期产生的废气、噪声对办公、生活影响较小。项目区南侧距离上头营村较近，项目运营期间通过采取基础减震、距离衰减、不在夜间生产、合理布置生产设备（多数噪声设备布置车间中侧和西侧，靠近居民区的车间南侧和东侧调整布局，尽量布置低噪声设备），项目物料运输过程减速慢行，减少鸣笛次数等措施，通过噪声预测分析对敏感点影响较小。因此项目平面布置总体上是合理的。



建设项目工程分析

	建设内容
	（一）工程内容

项目位于云南省玉溪市江川区星云街道上头营村李湖塘，项目用地为工业用地，建设单位租用玉溪太力包装有限公司（原江川天宇包装有限公司）厂房、生产设备及其他配套设备，在原有场地生产线基础上进行改扩建，通过新增自动化、智能化等设备并增加工作时间，降低能耗，扩大产能。建设内容主要为：对原厂区老旧设备进行更新，新增1台2t/h天然气锅炉（替换原有1台老旧的4t/h燃煤锅炉）、新增自动上料机、四色印刷机、钉糊一体机、全自动打包机、智能化机械手、全自动模切机、全自动贴面机、全自动圆模切机、半自动双片钉箱机、全自动碰线机、全自动粘箱机等自动化设备，原有场地最大产能为年产300万只瓦楞纸箱，通过通过增加上述设备，增加工作时间，前端纸板生产不足的外购补充，本次技改后实现年产1500万只瓦楞纸箱的生产规模。本项目工程内容一览表见表2-1。
表2-1  项目建设内容一览表

类别

名称

主要建设内容及规模
备注

主体工程

纸板生产车间

位于厂区中侧，占地面积约为1300m2，半封闭式车间（仅留出入口），钢结构，1栋1F，高10米。纸架、预热器单面瓦楞机、纵切机、横切机、全自动制胶机等设备利旧等，车间内部分闲置空间用于临时堆放原料。
依托现有厂房
纸箱生产车间
位于项目区中侧，占地面积为1980m2，半封闭式车间（仅留出入口），钢结构，1栋1F，高10米。主要设置自动上料机、四色印刷机、钉糊一体机、全自动打包机、智能化机械手、全自动模切机、全自动贴面机、全自动圆模切机、半自动双片钉箱机、全自动碰线机、全自动粘箱机等设备。
依托现有厂房简单改造后新增设备
储运工程

原料1库

位于纸板生产车间西侧，占地面积约为600m2，半封闭式车间（仅留出入口）。钢结构，1栋1F，高10米。主要贮存卷筒纸。

依托现有
原料2库

位于厂区西北侧，占地面积约830m2，半封闭式车间（仅留出入口）。1栋1F，高8米。主要贮存卷筒纸。

依托现有
成品仓库

位于厂区西侧，占地面积约1300m2，半封闭式车间（仅留出入口）。钢结构，1栋1F，高10米。主要贮存成品纸箱。

部分为原有纸箱装订区，本次环评后拆除
制胶房

位于纸板生产车间内，搭建的二层活动板房，二层主要布置1套全自动制胶机，一层布置了1个制胶废水沉淀池（1m3），用于制胶机清洗废水循环使用，内部仓库区域贮存木薯淀粉、氢氧化钠、硼砂、抗水剂等原辅料。

依托现有
辅助工程

原有燃煤锅炉房
位于厂区西北侧，占地面积100m2。设置有1台4t/h的燃煤锅炉及配套设施。
本次拆除
新增天然气锅炉房
利用现有闲置仓库改造，位于厂区西北侧，占地面积80m2，新增1台2t/h的燃天然气锅炉及配套设施。
利用原有闲置仓库改造
办公楼
位于厂区东南侧，1栋3层，高10m，占地面积约500m2，1层设置食堂，其余为办公区域。
依托现有
公用工程

供水工程
由星云街道供水管网接入

依托现有
供电工程
由市政电网接入

依托现有
排水工程
项目实施雨污分流，雨水经厂区雨水沟排至厂外沟渠；本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入一体化污水处理设施，处理达标后晴天回用于厂区绿化，雨天暂存中水池。软水制备废水和锅炉排污水暂存于锅炉废水收集池后并入一体化污水处理设施，处理达标后回用于厂区绿化。制胶机清洗废水收集于制胶废水沉淀池沉淀后回用于制胶，循环使用不外排；印刷机清洗废水经印刷废水收集池收集后进入一体化水墨废水处理设施，处理后回用作印刷机清洗。
本次技改
供气工程
本次新增1台2t/h的天然气锅炉，厂区处于江川区供气区域，能满足天然气输送条件，仅涉及在厂区建设天然气接入设施。
新建
环保工程

废气处理措施

锅炉废气
拆除原有1台4t/h燃煤锅炉及配套设施，本次新增1台2t/h的天然气锅炉（自带低氮燃烧器），锅炉废气经低氮燃烧器处理后通过1根13m高排气筒（DA001）排放。

新建
印刷废气
印刷废气在印刷机上方分别设置3套集气罩收集后进入1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。
本次技改
制胶废气

制胶投料过程在封闭投料仓进行，少量逸散在车间无组织排放。
依托现有
废水污染防治措施

锅炉排污水
软水制备废水和锅炉排污水暂存于锅炉废水收集池（1m3）沉淀后并入一体化污水处理设施（3m3/d）（TW001），处理达标后晴天回用于厂区绿化，雨天暂存中水池（2m3）。

本次技改
制胶机清洗废水

制胶机清洗废水排入1个制胶废水沉淀池（1m3），沉淀后回用于制胶，循环使用不外排。

依托

印刷机清洗废水
印刷机清洗废水经密闭收集管排入印刷废水收集池，经沉淀后抽至一体化水墨废水处理设施（3m3/d）（TW002）处理后回用作印刷机清洗。

本次技改
生活污水

食堂废水经1个1m³隔油池（原有）处理后排入1个20m3的化粪池（原有）预处理后排入一体化污水处理设施（3m3/d）（TW001），处理达标后晴天回用于厂区绿化，雨天暂存中水池（3m3）。
本次技改
噪声防治措施

选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施。
环评提出
固体废物防治措施

危险废物贮存间
依托已建1间15m2的危险废物贮存间，已做采用混凝土防渗设置有收集沟，用于暂存废机油、废印刷沾染物、废水印油墨桶、水墨废渣等，委托玉溪同磊再生资源回收有限公司清运处置。本次环评提出更换标识牌，防渗涂刷环氧树脂防渗漆。
危废间依托，本次环评提出整改措施
一般固废区
依托现有1处一般固废区（20m2），用于存储废纸边角料、不合格品等，统一收集后外售废旧资源回收单位。

依托
生活垃圾

设置带盖移动式生活垃圾桶若干，分别设置于厂区各处用于收集生活垃圾。
环评提出
表2-2  项目依托情况一览表

序号

依托工程
依托内容

依托可行性

1

主体工程
依托现有纸板生产线和纸箱生产线
本技改扩建不新增占地，在现有车间内部剩余空间中改造生产布局，拆除部分老旧设备，新增自动化生产设备，具有可依托性。
2
公用工程
项目生产和生活供水、供电、排水
项目原有场地供水管网水压、电力、排水系统具有保证性，具有可依托性。
3
劳动定员
现有厂区47人
本次改扩建主要新增自动化设备，现有人员能满足生产要求。
4
环保工程
隔油池、化粪池
本次不增加劳动定员，现有设施能满足日常需求，依托可行。
（二）产品方案
主要产品及规模详见下表2-3。

表2-3  主要产品产能一览表
序号

产品名称

原有项目产能
本次改扩建产能
改扩建后全厂产能
规格
1

普通纸箱
300万只/年
675万只/年
975万只/年

五层纸板瓦楞纸箱
2

彩箱
0
525万只/年
525万只/年

产能匹配说明：本次技改后全厂产能增加较大，纸板生产线设备基本不增加，通过增加工作时间来增大纸板生产产能，另外购成型纸板补足产能需求，纸箱生产线通过增加纸箱生产自动化设备和工作时间来满足增大产能的目的。
（三）主要生产设备

本项目对全厂进行技改扩建，拆除燃煤锅炉等原有老旧设备，在车间原有预留用地内新增纸箱加工自动化生产设备。

本次主要改扩建设备情况见下表。
表2-4  项目主要设备一览表
主要生产单元

主要工艺

生产设施

数量

（台、套、个）

原有
改建新增
改建后全厂
瓦楞纸板生产线
送纸
纸架及送纸导轨

5
0
5
原纸预热
预热板
18
0
18
预热缸
10
0
10
压楞
瓦楞辊机组（单面机）
2
1
3
上胶
上胶机
2
0
2
烘干粘合
粘合烘干机
1
0
1
分切

纵切机

1
0
1
横切机

1
0
1
堆码

堆码机

1
0
1
制胶生产线

搅拌

全自动制胶机

1
0
1
存储

1m3成品胶罐

4
0
4
纸箱加工生产线
上料
自动上料机
0
1
1
印刷

水性印刷机
2

1

3

分纸
全自动碰线机
0

1
1
模切

全自动模切机
0

1

1

全自动圆模切机
0

2

2

钉箱

半自动双片钉箱机
原为10套人工钉箱设施，本次拆除
5
5
全自动钉糊一体机
0
1
1
贴面
全自动贴面机
0
2
2
粘箱
全自动粘箱机

0

1
1

捆箱
捆箱机
10
5

15
纸箱打包
全自动打包机

0
1
1
废纸打包
立式打包机
1

0

1

辅助单元

装卸

叉车

1
3
4
智能化机械手
0
1
1
压缩气体
螺杆空压机
2

0
2
1m3压缩气体罐
1
0
1
供汽
4t/h燃煤锅炉
1（拆除）
0
0
2t/h天然气锅炉
0
1

1
供汽管道

1
1（改造）
1
冷凝水回水系统

1
1（改造）
1
软水制备
软水制备器（3t/h）
0

1

1
4m³的软水罐

0

1

1
环保设施

废气

燃煤锅炉废气治理设施
1套水膜除尘器+1根24m高排气筒
1（本次拆除）

0
0
天然气锅炉废气治理设施
1根13m高排气筒
0

1
1
印刷废气治理设施
集气罩+二级活性炭+1根15m高排气筒（DA002）
0
1
1
噪声

减震垫、厂房隔声、风机安装消声器等降噪措施

1

1

1
废水

生活污水
隔油池（1m3）、化粪池（20m3）
1

0
1
一体化污水处理设施（3m3/d）、中水池（3m3）
0
1
1
生产废水处理

印刷废水收集池（3m3）
1

0
1
一体化水墨废水处理设施（3m3/d）
0
1
1
制胶机清洗
制胶废水沉淀池（1m3）

1
0
1
锅炉废水
锅炉废水收集池（1m3）
1
0
1
固废

生活垃圾

垃圾桶

若干

若干
若干

一般工业固废

20m2的一般固废暂存间

1

0

1

危险废物

15m2的危废暂存间

1

0

1

表2-5  2t/h天然气锅炉技术参数
序号
名称
技术指标参数
1

锅炉型号

CZI-2000GUC
2

额定蒸发量

2t/h

3

额定蒸汽压力

0.75MPa

4

额定蒸汽温度

194℃

5

锅炉给水温度

20℃

6
设计燃料

天然气

7
锅炉点火方式
自动点火
8
设计效率（系统热效率）
99%
9
低位发热量
36.5MJ/Nm3（8700kcal/Nm3）
（四）主要原辅材料及能源
1、主要原辅材料的用量及能源消耗

本项目对全厂进行技改，原辅料用量如下表。
表2-6  项目主要原辅材料及能源消耗一览表

类别

名称

形态
原有项目年用量（t）

本次新增（t）
全厂用量（t）
最大储存量（t）
备注

原辅料
卷筒纸及成品纸板
固态
3000
7000
10000
5000
外购（本次新增外购成型纸板），用量统计在本次新增的7000吨原料内
成品彩色胶面
固态

0
5
5
2
外购
木薯淀粉
固态
25
55
80
5
外购
硼砂
固态
0.15
0.35
0.5
0.1
外购
烧碱
固态

0.05
0.15
0.2
0.1
外购
铁扁丝
固态

15
35
40
5
外购
抗水剂
固态
0.1
0.3
0.4
0.1
外购
水性油墨

液态

10
25
35
2
外购
液压油

液态

0.1
0.1
0.2
0.1
外购
润滑油

液态
0.1
0.2
0.3
0.1
外购
絮凝剂（PAM）
固态
0
0.2
0.2
0.1
外购

活性炭
固态

0
4.3
4.3
1
外购
能源

天然气
气态
0
39.18万m3/a
39.18万m3/a
0.00007
管道运输
蒸汽
气态
1600
4800
4800
/
锅炉烧制
水
液态

2000
4800
6800
/
星云街道供水管网
电
/

80万kW·h
100万kW·h
180万kW·h
/
市政电网
根据云南省天然气销售有限公司检测报告（见附件13），天然气成分详见下表。

表2-7  天然气主要成分

分析项目
烃类％（体积）
分析项目
非烃类%（体积）
ch4
99.4330
N2
0.1616
C2H6
0.0920
CO2
0.2583
C3H8
0.0241
H2S(mg/m 3)
0.6
总硫（以硫计）（mg/m 3）
/

高位发热值（MJ/m3）
37.0335
低位发热值（MJ/m 3）
33.3598
2、主要原辅材料理化性质如下：

表2-8  原辅材料的理化性质一览表
序号
名称
理化性质
1
水性油墨
根据建设单位提供资料，本项目印刷工艺采用水性油墨，水性油墨的主要成分为颜料、水性丙烯酸乳液、纯净水、助剂等，VOC检测值为0.82%。

2
抗水剂
主要成分为甲基丙烯酸酯和乙烯基丙烯酸酯，适用于建筑、木材、纺织品和皮革等领域‌。

3
木薯淀粉胶
本项目使用的木薯淀粉是由木薯经过淀粉提取后脱水干燥而成的粉末，木薯淀粉呈白色，具有很高的粘黏性；主要由碳、氢、氧三种元素组成，是在水介质中光合作用合成，即植物的绿叶以叶绿素为催化剂，通过将二氧化碳和水合成为葡萄糖，葡萄糖又经一系列的生物化学反应，最后生成淀粉、纤维素等多聚糖，分子式为（C6H10O5）n，在组成淀粉的元素中，碳占44.5%，氢占6.2%，氧占49.3%。

4
天然气
分子式：CH4，相对分子质量：16.04，外观与性状：无色无臭气体，熔点（℃）-182.5 沸点（℃）-161.5 

相对密度（水＝1）0.42（-164℃） 相对密度（空气＝1）0.55

饱和蒸气压（kPa）53.32（-168.8℃） 

辛醇/水分配系数的对数值燃烧热（kJ/mol）889.5

临界温度（℃）82.6 

临界压力（MPa）4.59 

溶解性微溶于水、溶于醇、乙醚。

危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。
（五）劳动定员及工作制度

劳动定员：本次不新增劳动定员，依托原有劳动定员47人，项目人员主要为周边村民，部分员工约10人在厂区就餐，均不在厂区住宿。
工作制度：原有项目工作时间为1600h/a（200d，单班8小时），本次增加工作时间，工作制度为年工作300天，单班制，每班8小时。

锅炉运行制度：运行时间为2400h，年运行300天，单班制，8小时，由于产能扩大，根据建设单位提供资料，本项目蒸汽用量通过增加锅炉工作时间，剩余部分采取外购无需加热的成型纸板，能满足产能需求。
（六）物料平衡

物料平衡见下表：

表2-9  项目物料平衡单位：t/a

投入

产出

改扩建项目
原纸

7000
纸箱
6914.765
成品彩色胶面
5
边角料和不合格产品
150

木薯淀粉
55
废胶渣
1
氢氧化钠

0.15
水分损失

75
硼砂
0.35
挥发性有机废气
0.035

抗水剂

0.3
水性油墨

25
水

75
合计

7140.8
合计

7140.8
项目全厂
原纸

10000
纸箱
9618.1
成品彩色胶面
5

水分损失

240
淀粉
80
边角料和不合格产品
500
氢氧化钠

0.2
废胶渣
3
硼砂
0.5
抗水剂
0.4
水性油墨
35
水

240
合计

10361.1
合计

10361.1
（七）水平衡

本次按照全厂进行技改扩建，计算过程按照全厂进行计算，项目用排水情况如下：

（1）生产用水
本项目生产用水为锅炉用水、制胶用水、制胶机清洗用水、印刷机清洗用水。
①锅炉用水
项目技改锅炉，原为1台4t/h的燃煤锅炉，本次改为1台2t/h的天然气锅炉，并配套软水制备系统。根据建设单位提供资料，锅炉运行时间为8h/d，年运行时间300d。
本项目瓦楞纸板生产过程预热、烘干工序采用蒸汽间接加热，蒸汽通过热交换后冷凝，冷凝水通过管道回用锅炉补水。本项目蒸汽用量约为16m³/d，4800m³/a，蒸汽损耗按10%计，则损失部分蒸汽约为1.6m³/d，480m³/a，则项目冷凝水产生量为14.4m³/d，4320m³/a，锅炉排污水约为0.1m³/d，30m³/a，则补充软水水量为1.7m³/d，510m³/a，软水制备率为80%，则软水制备废水为0.43m3/d，需补充新鲜水量为2.13m3/d，639m3/a，冷凝水经管道收集后回用于锅炉补充水。

②制胶用水

根据企业提供的资料，项目上胶工序使用的是木薯淀粉胶，采用木薯淀粉与水按照1:3的比例进行配置，项目每年使用木薯淀粉80吨，则配胶用水量为240m³/a，0.8m³/d（每年生产300天），全部进入自制胶中，无废水产生。

③制胶机清洗用水
木薯淀粉胶使用完后，需每天对制胶机进行清洗，避免淀粉粘接在上面影响后期使用，根据建设单位提供资料，制胶机清洗用水量为0.1m³/d，30m³/a。项目废水量以80%计算，则废水产生量为0.08m³/d，24m³/a。废水经制胶废水沉淀池沉淀后，回用于制胶机的清洗。
④印刷机清洗用水
该生产线印刷工序需对印刷机进行清洗，根据建设单位提供资料，每个墨盒清洗水量约10L，项目每台印刷机（共3台）设置4个墨盒，每天清洗一次，印刷机清洗用水量为0.12m³/d，36m³/a，废水产生系数为0.9，清洗废水产生量为0.11m³/d，33m³/a。（压滤系统产生的水墨废渣含水率极小，忽略不计），补充新鲜水量为0.01m³/d，3m³/a。
（2）生活用水
项目劳动定员47人，仅10人在厂区就餐，均不在厂区住宿。参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168—2026），食堂用水量按20L/d·人计，其余生活用水量按40L/d·人计，则员工生活用水产排情况如下：
食堂用水：则本项目食堂用水量为0.02m3/d，6m3/a，产污系数为0.8，则食堂废水产生量为0.016m3/d，4.8m3/a。食堂废水经食堂隔油池（1m3）处理后进入化粪池（20m3）处理，排入一体化污水处理设施处理后晴天回用于厂区绿化。
其他生活污水：本项目员工冲厕、洗手用水量为1.88m3/d，564m3/a，产污系数为0.8，则其他生活污水产生量为1.5m3/d，450m3/a。

综上生活用水总计1.9m3/d，570m3/a，生活污水总计1.516m3/d，454.8m3/a，食堂废水依托现有隔油池处理与其他生活污水依托现有化粪池处理后排入一体化污水处理设施处理后晴天回用于厂区绿化，雨天暂存于中水池。
（3）绿化用水

全厂绿化面积为1000m2。参照《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2026）中相关标准，绿化用水量按3L/m2计。非雨天按210天计算，绿化用水量为3m3/d、630m3/a。
水平衡如下：
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图2-1   项目全厂水平衡图（晴天）   单位：m3/d
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图2-2   项目全厂水平衡图（雨天）   单位：m3/d
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图2-3   项目全厂年水平衡图   单位：m3/a
（八）蒸汽平衡
根据建设单位提供资料，本项目蒸汽用量通过增加锅炉工作时间，剩余部分采取外购无需加热的成型纸板，能满足产能需求，项目蒸汽由1台2t/h天然气锅炉提供能满足最大产能需求，锅炉房年工作300d，每天工作8小时，最大负荷蒸汽供应量为4800t/a，16t/d。原有项目蒸汽平衡图如下：
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图2-4   项目全厂蒸汽平衡图  

（九）环保投资

本项目总投资750万元，其中环保投资42.5万元，占总投资的5.67%，项目环保投资详见表2-11。

表2-10   项目环保设施一览表

项目

污染物

处理措施

数量

环保投资（万元）

备注

施工期

废气
扬尘
定期清扫、洒水降尘
/
/
依托现有洒水管、清洁用具
噪声
施工噪声
设置标牌，进厂减速
/
/
依托
固废

生活垃圾、建筑垃圾
生活垃圾收集桶；建筑垃圾分类收集，分类处置。
/
/
依托
运营期

废气
锅炉废气
管道安装+1根13m高排气筒（DA001）
/
10
新建
印刷废气
（3个）集气罩+1套二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA002）
/
15
新建
废水
生活污水

新建一体化污水处理站（3m3/d）+中水池（3m3）
1套
5
新建
生产废水
新建收集和回用管道+一体化水墨废水处理设施（3m3/d）
1套
10
新建
噪声

设备噪声

基础减震、厂房隔声
/

2
新建
固废
危险固废

加强防渗措施，更换标志牌
/
0.5
整改
总合计

42.5
/



	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程及产污环节

建设期间的污染物主要为粉尘、废水、噪声和固废。

施工期的工艺流程及产污情况见图2-4。
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图2-4   施工期工艺流程及产污节点示意图
工艺流程简述：

（1）生产线主体工程
在现有厂房内搭建生产线，废气污染物主要为清理清洁扬尘；噪声主要为机械噪声固废主要为废土石方、建筑垃圾、少量废旧设备和施工人员生活垃圾；废水主要为设备、车辆清洗及施工废水。
（2）主体设备设施安装及环保工程

主要为全自动模切机、全自动贴面机、全自动圆模切机、半自动双片钉箱机、全自动碰线机、全自动粘箱机等设备的安装工程。该阶段主要产生焊接废气、施工噪声、建筑垃圾等污染物。

（3）工程验收及设备调试

该工段噪声主要为运行噪声，属于间歇性噪声，对周围环境的影响不大。
因此，项目在施工期以施工噪声、施工扬尘、废弃物料和废水为主要污染物。

2.运营期工艺流程及产污环节

项目运营期生产工艺流程及产污环节详见下图2-5。
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图2-5  本项目生产工艺流程及产污节点示意图

工艺流程简述
①进纸、预热
项目原材料为卷筒纸，卷筒纸通过纸架输送并通过生产线各自对应的单面瓦楞机的预热装置（预热缸）进行预热，便于后续压制、粘合等工序的展开以及防潮。预热装置温度控制在120℃，时间约10min，采用蒸汽间接加热，蒸汽由1台2t/h天然气锅炉供应。该过程会产生噪声和冷凝水，冷凝水通过管道运输返回锅炉。
②瓦楞成型
预热后的瓦楞原纸再继续向前输送，分别进入纸板生产线各自对应的单面瓦楞机的瓦楞成型装置，在其各自上、下两支瓦楞辊的相互咬齿运转下，压制成瓦楞形状（即波浪状，以增加瓦楞纸板的抗缓冲力）。该过程会产生噪声。
③粘合、压实、纵切、横切
原纸经瓦楞纸成型机压制成瓦楞形状后与另一部分未加工的原纸进行粘合，粘合过程配套有上胶装置，由其涂胶辊分别在瓦楞的上下两面施胶后，继续向前进入纸板生产线的烘干机进行复合、烘干，然后再通过压辊进行压实，使瓦楞纸板结构定型，而后自然冷却，以确保定型质量。烘干过程温度控制在160℃，时间约10min，采用蒸汽间接加热，蒸汽由1台2t/h天然气锅炉供应，烘干过程主要是对胶水中的水分进行烘干，用于调配木薯淀粉胶的主要物质组成成分均不含挥发性有机化合物，因此，烘干过程不涉及有机废气的产生和排放（仅产生水蒸气）。
自然冷却后，根据客户对瓦楞纸板和后续纸箱产品生产所需的规格尺寸要求，分别通过纸板生产线各自对应的纵切机、横切机等进行裁切制得瓦楞纸板成品，成品纸板运至纸箱生产车间作为纸箱产品的生产原料待用。该过程会产生噪声，冷凝水通过管道运输返回锅炉。
④印刷
使用水性油墨作为印刷材料对纸板进行印刷，此过程利用橡胶辊将油墨槽中的油墨传递至印刷滚筒的印版上，从而将所需文字或图案及其他信息传递印刷至纸板表面，印刷图案根据市场需求而定。此工序会产生一定的噪声、固废S4、废气T2、印刷清洗废水W3。在印刷机上方设置集气罩收集印刷废气G2，收集进入一套二级活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放，车间内加强通风。印刷清洗废水W3经印刷废水收集池收集后排入一体化水墨废水处理设备（DW002）处理后回用于印刷机清洗。产生的不合格纸板及边角料废纸使用打包机打包后外售造纸厂等单位回收。
印刷后的产品分为2种，其中一种为普通纸箱，印刷后经全自动钉箱机装订后捆箱入库；另一种为制作彩箱，外购成品胶印彩面，使用全自动粘箱机涂胶、粘合在纸箱上，后经全自动（圆）模切机进行模切，模切修整后经全自动钉糊一体机对纸板进行装订后即为成品。
⑤粘箱

粘箱：成品纸板使用木薯淀粉胶作为粘合剂，粘合成型即为成品纸箱，彩箱外购的彩色胶面使用全自动粘箱机进行粘合。

⑥模切
模切：模切部分主要由上、下滚线轮、开槽刀、切角刀和分切刀等组成。上、下滚线轮主要完成瓦楞纸板的纵压线；上、下开槽刀通过上部的凸刀切入下部的凹刀完成瓦楞纸板的开缝；上、下切角刀通过上部的切角刀片和下部的刀垫完成瓦楞纸箱接合处的成型；分切按规定尺寸对瓦楞纸箱进行溜边修整。此工序会产生一定的噪声、废边角料S5等。

⑦钉箱、打包入库
钉箱：成品纸板使用扁丝钉合成型即为钉箱，钉箱后经全自动打包机，打包入库存放待售。此工序会产生一定的噪声。

⑧木薯淀粉胶制备

本项目采用自制的木薯淀粉胶，根据配比将木薯淀粉、烧碱、硼砂、抗水剂、粘合剂和水加入全自动制胶机中，混合搅拌后得到木薯淀粉胶。该过程会产生噪声、投料粉尘T1和制胶机冲洗废水W1，冲洗废水经1个制胶废水沉淀池收集后通过水泵抽回制胶机使用，不外排，产生的少量投料粉尘呈无组织排放。

⑨锅炉生产工艺
经软水制备系统（3t/h）制好的软水存入软水箱，软水引至天然气锅炉，锅炉燃烧天然气将软水加热成蒸汽，蒸汽通过管道引至生产车间在设备夹套中进行间接加热。锅炉生产过程会产生废气、废水、噪声和固废。锅炉燃烧产生的废气（G1）经“低氮燃烧”处理后，通过1根13m高的排气筒（DA001）排放；锅炉产生的排污水、软水制备浓水（W2）进入锅炉废水收集池沉淀后进入一体化污水处理设备处理达标后用于绿化，蒸汽冷凝水经管道收集返回锅炉使用。

	与项目有关的原有环境污染问题
	原有项目概况

1、原有项目背景：

玉溪百川包装有限公司上头营分公司于2020年7月1日租用玉溪太力包装有限公司（原江川天宇包装有限公司）厂房及生产设备并沿用其他水电管网等配套设备，沿用原江川天宇包装有限公司现有场地内环评、验收环保手续，以玉溪百川包装有限公司上头营分公司的名义办理了应急预案和排污许可证手续。
2、原有项目环保手续：

（1）环评及验收：江川天宇包装有限公司于2006年8月委托玉溪市环境科学研究所编制完成了《160型纸板生产线技改扩建项目环境影响报告表》，于2006年9月20日取得原江川县环境保护局《关于160型纸板生产线技改扩建项目环境影响报告表的审查意见》；于2007年7月委托玉溪市环境监测站编制了《160型纸板生产线技改扩建项目竣工环境保护验收监测表》并完成了验收工作，于2007年9月18日取得原江川县环境保护局《验收意见》（江环验〔2007〕007号）。

（2）应急预案手续：玉溪百川包装有限公司上头营分公司于2021年6月委托云南清源环境科技有限公司编制完成了《玉溪百川包装有限公司上头营分公司突发环境事件应急预案》（530421-2021-031-L），并于2024年8月委托云南清源环境科技有限公司修编了《玉溪百川包装有限公司上头营分公司突发环境事件应急预案》（530421-2024-023-L）。
（3）排污许可手续：玉溪百川包装有限公司上头营分公司于2021年4月13日申领了排污许可证，于2023年11月1日变更了排污许可证，证书编号：91530403MA6PLWDR6G001P，有效期为2023年11月1日—2028年10月31日。

（4）企业已按照排污许可证要求进行自行监测，并已按时提交季度和年度执行报告（年报已填至2025年，季报已填至2026年第一季度），原有项目自行监测情况如下：
表2-11  各污染物自行监测情况表

污染物种类

监测方式

手工监测采样方法和个数

监测频次

燃煤锅炉DA001
烟气黑度

手工

非连续采样至少3个

1次/月

颗粒物

手工

非连续采样至少3个

1次/月

二氧化硫

手工

非连续采样至少3个

1次/月

氮氧化物

手工

非连续采样至少3个

1次/月

汞及其化合物
手工

非连续采样至少3个

1次/月

厂界
颗粒物
手工
非连续采样至少3个

1次/季
3、原有项目主要建设内容：

表2-12  原有项目工程内容组成一览表

类别

名称

主要建设内容及规模
备注

主体工程

纸板生产车间

位于厂区中侧，占地面积约为1300m2，半封闭式车间（仅留出入口），钢结构，1栋1F，高10米。纸架、预热器单面瓦楞机、纵切机、横切机、全自动制胶机等设备利旧等，车间内部分闲置空间用于临时堆放原料。
保留
纸箱生产车间
位于项目区中侧，占地面积为1980m2，封闭式车间。钢结构，1栋1F，高10米。主要设置印刷机、钉箱机等设备。
本次改造
储运工程
原料1库

位于瓦楞纸板生产车间旁，占地面积约为400m2，半封闭式车间（仅留出入口）。钢结构，1栋1F，高10米。主要贮存卷筒纸。

保留
原料2库

位于厂区西北侧，占地面积约830m2，半封闭式车间（仅留出入口）。1栋1F，高8米。主要贮存卷筒纸。

保留
成品仓库

位于厂区中侧，纸箱生产车间北侧，占地面积约1300m2，半封闭式车间（仅留出入口）。钢结构，1栋1F，高10米。主要贮存成品纸箱。

拆除人工装订区域，成品区保留
制胶房
位于瓦楞纸板生产车间内，搭建的二层活动板房，主要布置1套全自动制胶机，内部仓库区域贮存木薯淀粉、氢氧化钠、硼砂、抗水剂等原辅料。
保留
辅助工程

原有燃煤锅炉房
位于厂区北侧，占地面积100m2。设置有1台4t/h的燃煤锅炉及配套设施。
本次拆除
储煤库
位于厂区东侧，占地面积50m2。用于堆放煤炭。
本次拆除

闲置仓库
利用现有仓库，位于厂区北侧，占地面积80m2，简单改造后，新增1台2t/h的燃天然气锅炉及配套设施。
利用原有厂房改造
办公楼
位于厂区东南侧，1栋3层，高10m，占地面积约500m2，1层设置食堂，其余为办公区域。
保留
公用工程

供水系统
由星云街道供水管网接入

保留
供电系统
由市政电网接入

保留
排水系统
项目实施雨污分流，雨水经厂区雨水沟排至厂外沟渠；软水制备废水和锅炉排污水暂存于沉淀池后用于厂区洒水降尘；印刷机清洗废水经印刷废水收集池沉淀后回用印刷机清洗；食堂废水依托现有隔油池处理与其他生活污水依托现有化粪池处理后预处理后用于周边农田施肥。
整改
环保工程

废气处理措施

燃煤锅炉废气
锅炉废气经水膜除尘后通过1根24m高排气筒（DA001）排放。
本次拆除
印刷废气
印刷废气经车间扩散后无组织排放。

本次整改
制胶废气
制胶投料过程在封闭投料仓进行，少量逸散在车间无组织排放。
保留
废水污染防治措施

锅炉排污水
软水制备废水和锅炉排污水暂存于沉淀池后用于水膜除尘器补充水。
本次拆除
制胶机清洗废水

制胶机清洗废水排入1个制胶废水沉淀池（1m3），沉淀后回用于制胶，循环使用不外排。
保留
印刷机清洗废水
印刷机清洗废水经排水管排入印刷废水收集池，经沉淀后抽回印刷机循环清洗。
本次整改
生活污水
食堂废水经1个1m³隔油池（原有）处理后排入1个20m3的化粪池（原有）预处理后用于周边农田施肥。
本次整改
噪声防治措施

选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施等。
保留
固体废物防治措施

危险废物贮存间

已建1间15m2的危险废物贮存间，已做采用混凝土防渗设置有收集沟，用于暂存废机油、废印刷沾染物、废水印油墨桶、水墨废渣等，委托玉溪同磊再生资源回收有限公司清运处置。本次环评提出更换标识牌，防渗不合格，涂刷环氧树脂防渗漆。
危废间依托，本次环评提出整改措施
一般固废区
依托现有1处一般固废区（20m2），用于存储废纸边角料、不合格品等，统一收集后外售废旧资源回收单位。
依托
生活垃圾

设置带盖移动式生活垃圾桶若干，分别设置于厂区各处用于收集生活垃圾。
保留
4、原有项目生产规模：
原有项目生产规模详见下表。

表2-13   主要产品产能一览表
序号

产品名称

原有项目产能
规格
1

普通纸箱
300万只/年
五层纸板瓦楞纸箱
5、原有项目主要生产设备：

原有项目生产主要设备详见下表。
表2-14  项目主要设备一览表
主要生产单元

主要工艺

生产设施

数量

（台、套、个）

备注

瓦楞纸板生产线
送纸
纸架及送纸导轨

5
保留

原纸预热
预热板
18
保留

预热笼
10
保留

压楞
瓦楞辊机组（单面机）
3
保留

上胶
上胶机（配套自动控制系统）
2
保留

烘干粘合
粘合烘干机
1
保留

分切

纵切机

1
保留

横切机

1
保留

堆码

堆码机

1
保留

制胶生产线

搅拌

全自动制胶机

1
保留

存储

1m³成品胶罐

4
保留

纸箱生产线

印刷

水性印刷机
2

保留
钉箱

半自动双片钉箱机
原为10套人工钉箱设施
本次拆除

捆箱
捆箱机
10
保留
废纸打包
立式打包机
1

保留
辅助单元

装卸

叉车

1
保留
压缩气体
螺杆空压机
2

保留
1m³压缩气体罐
1
保留
供汽
4t/h燃煤锅炉
1
拆除

供汽管道

1
改造
冷凝水回水系统

1
改造
环保设施

废气

燃煤锅炉废气治理设施
1套水膜除尘器+1根24m高排气筒
1
本次拆除
噪声

减震垫、厂房隔声、风机安装消声器，等降噪措施

1

保留

废水

生活污水
隔油池（1m3）、化粪池（20m3）
1

保留

生产废水处理

印刷废水收集池（3m³）
1

保留
制胶机清洗
制胶废水沉淀池（1m3）
1
保留

锅炉废水
锅炉废水收集池（1m3）
1
保留

固废

生活垃圾

垃圾桶

若干

保留
一般工业固废

20m2的一般固废暂存间

1

保留
危险废物

15m2的危废暂存间

1

保留
6、原有项目劳动定员和工作制度
劳动定员：原有劳动定员47人，项目人员主要为周边村民，部分员工约10人在厂区就餐，均不在厂区住宿。
工作制度：年工作200天，实行单班制，每班8小时。
7、原有项目工艺
工艺简述见前文，工艺流程如下：
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图2-6   原有项目工艺流程图
根据建设单位提供资料，原有项目蒸汽由1台4t/h锅炉提供，由于锅炉为2007年建设，锅炉老旧，燃烧效率低，根据建设单位提供原有锅炉房年工作200d，最大负荷蒸汽供应量1600t/a，8t/d。原有项目蒸汽平衡图如下：
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图2-7   原有项目蒸汽平衡图
8、原有项目污染物排放总量
根据原有环评、验收及企业提供相关资料，现有污染物排放量如下：
（1）废水
原有项目废水主要为锅炉排污水和软化处理废水、制胶机清洗废水、印刷机清洗废水、生活污水。
①锅炉废水
原为1台4t/h的燃煤锅炉，锅炉运行时间为8h/d，年运行时间200d。根据建设方提供资料，锅炉排污水及软化处理废水产生量为1.75t/d，锅炉排水和软化系统废水较为洁净，锅炉排污水和软化处理废水经收集沉淀后用于厂区洒水降尘。
②制胶用水

根据企业提供的资料，项目上胶工序使用的是木薯淀粉胶，采用木薯淀粉与水按照1:3的比例进行配置，项目每年使用木薯淀粉25吨，则配胶用水量为75m³/a，折合为0.25m³/d（每年生产300天），全部进入自制胶中，无废水产生。

③制胶机清洗废水
根据建设单位提供资料，制胶机清洗用水量为0.05m³/d，15m³/a，则废水产生量为0.04m³/d，12m³/a。废水经制胶废水沉淀池沉淀后，回用于制胶机的清洗。
④印刷机清洗废水
该生产线印刷工序需对印刷机进行清洗，根据建设单位提供资料，印刷机清洗用水量为0.08m³/d，24m³/a，清洗废水产生量为0.072m³/d，21.6m³/a。清洗废水循环使用。

⑤生活污水
生活用水总计1.9m3/d，570m3/a，生活污水总计1.516m3/d，454.8m3/a。食堂废水经过隔油池处理与其他生活污水一起由化粪池处理后用于周边农田施肥。
（2）废气

原有项目配置了一台4t/h快装燃煤锅炉，所使用煤为曲靖低硫煤，经过水膜除尘处理后通过1根24m高排气筒（DA001）排放。
1）有组织废气

玉溪百川包装有限公司上头营分公司委托云南清源环境科技有限公司对锅炉废气排放口（DA001）进行监测，2025年1-12月监测结果详见下表：
表2-15  原有项目有组织废气产排情况表

污染物

检测日期
标杆烟气流量（Nm3/h）
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
排放限值（mg/m3）

达标情况
颗粒物
2025.01.09
6679
43.4
0.147
80
达标

6476
43.8
0.142
达标

6501
38.8
0.130
达标

2025.02.14
6417
43.6
0.143
达标

6754
46.8
0.148
达标

6644
39.4
0.133
达标

2025.03.04
8626
48.8
0.217
达标

8570
42.2
0.199
达标

8502
38.0
0.170
达标

2025.04.07
10493
39.4
0.210
达标

9830
40.8
0.211
达标

10283
46.3
0.245
达标

2025.05.15
9931
46.3
0.222
达标

9598
48.1
0.230
达标

9813
45.6
0.212
达标

2025.06.12
10063
43.5
0.230
达标

9590
36.4
0.192
达标

9726
40.0
0.210
达标

2025.07.08
6308
43.1
0.187
达标

6279
34.9
0.157
达标

6416
36.5
0.156
达标

2025.08.05
5539
30.0
0.111
达标

5688
31.2
0.114
达标

5573
32
0.111
达标

2025.09.02
6102
34.4
0.144
达标

5795
45.9
0.175
达标

5818
44.1
0.162
达标

2025.10.13
8857
46.0
0.254
达标

9003
38.6
0.212
达标

9058
39.9
0.229
达标

2025.11.24
7883
30.0
0.158
达标

7848
31.2
0.157
达标

8054
30.4
0.161
达标

2025.12.25
12285
38.7
0.305
达标

11942
40.1
0.287
达标

11811
44.3
0.340
达标

二氧化硫

2025.01.09
6679
165
0.561
400
达标

6476
144
0.466
达标

6501
198
0.663
达标

2025.02.14
6417
153
0.507
达标
6754
152
0.480
达标
6644
156
0.525
达标
2025.03.04
8626
210
0.932
达标
8570
211
0.994
达标
8502
180
0.808
达标
2025.04.07
10493
193
1.03
达标

9830
188
0.973
达标

10283
175
0.925
达标

2025.05.15
9931
161
0.775
达标

9598
168
0.806
达标

9813
154
0.716
达标

2025.06.12
10063
142
0.755
达标

9590
156
0.825
达标

9726
150
0.788
达标

2025.07.08
6308
162
0.706
达标

6279
164
0.735
达标

6416
162
0.693
达标

2025.08.05
5539
174

0.643

达标

5688
175

0.637
达标

5573
171

0.596
达标

2025.09.02
6102
175
0.732
达标

5795
172
0.655
达标

5818
172
0.634
达标

2025.10.13
8857
194
1.07
达标

9003
170
0.936
达标

9058
182
1.04
达标

2025.11.24
7883
189
0.993
达标

7848
184
0.926
达标

8054
185
0.983
达标

2025.12.25
12285
186
1.46
达标

11942
170
1.22
达标

11811
166
1.28
达标

氮氧化物

2025.01.09
6679
171
0.581
400
达标

6476
154
0.449
达标

6501
176
0.592
达标

2025.02.14
6417
130
0.430
达标

6754
133
0.419
达标

6644
162
0.545
达标

2025.03.04
8626
149
0.664
达标

8570
95
0.446
达标

8502
110
0.493
达标

2025.04.07
10493
179
0.955
达标

9830
160
0.826
达标

10283
157
0.833
达标

2025.05.15
9931
155
0.745
达标

9598
164
0.787
达标

9813
148
0.687
达标

2025.06.12
10063
152
0.805
达标

9590
164
0.863
达标

9726
159
0.836
达标

2025.07.08
6308
123
0.536
达标

6279
127
0.571
达标

6416
116
0.494
达标

2025.08.05
5539
142
0.526
达标

5688
137
0.501
达标

5573
131
0.457
达标

2025.09.02
6102
143
0.598
达标

5795
138
0.527
达标

5818
134
0.495
达标

2025.10.13
8857
126
0.700
达标

9003
144
0.792
达标

9058
115
0.661
达标

2025.11.24
7883
140
0.733
达标

7848
131
0.659
达标

8054
134
0.709
达标

2025.12.25
12285
133
1.04
达标

11942
135
0.967
达标

11811
134
1.03
达标

由上表可知，2025年1-12月锅炉废气颗粒物排放浓度范围为30～48.8mg/m3；二氧化硫排放浓度范围为144～210mg/m3；氮氧化物排放浓度范围为95～179mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，即：颗粒物排放浓度≤80mg/m3，二氧化硫排放浓度≤400mg/m3，氮氧化物排放浓度≤400mg/m3。

项目锅炉废气的监测结果，平均废气量为8187m3/h，按颗粒物最大排放速率0.340kg/h计算，锅炉年运行1600h，颗粒物年排放量约为0.544t/a；按二氧化硫最大排放速率为1.46kg/h计算，二氧化硫年排放量约为2.33t/a；氮氧化物最大排放速率按1.04kg/h计算，氮氧化物年排放量为1.66t/a。
2）无组织废气
①印刷废气
原有项目印刷工序使用水性油墨，使用过程中会产生少量有机废气，主要成分为VOCs（非甲烷总烃）。根据建设单位提供水性油墨检测报告，水性油墨中VOCs含量按0.82%计算，项目水性油墨年使用量为10t，本次环评以最不利条件计算（即全部挥发），则印刷过程中VOCs（非甲烷总烃）产生量约为0.082t/a，0.05kg/h（以年生产1600h核算）。废气在车间内无组织排放，则印刷过程VOCs（非甲烷总烃）排放量约为0.082t/a，0.05kg/h。
②制胶投料粉尘

原有项目自制木薯淀粉胶，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中2669 其他专用化学品制造行业系数手册-表2669 其他专用化学品制造行业系数表“水基型胶黏剂——物理混合——颗粒物产生量：0.14千克/吨-产品”，本项目制备木薯淀粉胶约25吨，则颗粒物产生量为0.0035t/a，0.002kg/h（以年生产200d，8h/d核算）。

根据建设单位委托云南清源环境科技有限公司于2025年11月24日对项目无组织废气进行自行监测（清源检字〔2025〕11111号），厂界无组织废气监测结果详见下表。
表2-16   厂界无组织废气监测结果
类别
检测点位

日期

时间

颗粒物
标准限值
达标情况

厂界外
厂区上风向T1
2025/11/24
09:00~10:00
0.211
1
达标
11:00~12:00
0.164
1
达标
13:00~14:00
0.184
1
达标
厂区下风向T2
2025/11/24
09:00~10:00
0.265
1
达标
11:00~12:00
0.289
1
达标
13:00~14:00
0.259
1
达标
厂区下风向T3
2025/11/24
09:00~10:00
0.308
1
达标
11:00~12:00
0.239
1
达标
13:00~14:00
0.336
1
达标
厂区下风向T4
2025/11/24
09:00~10:00
0.345
1
达标
11:00~12:00
0.218
1
达标
13:00~14:00
0.319
1
达标
从监测结果可以看出，厂界外颗粒物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（3）噪声

原有项目工程主要噪声源有锅炉鼓风机、引风机、水泵、箱板纸生产线等设备。厂内所有设备都位于密闭室内，风机、水泵等运转机械安装减震支架，锅炉风机安装消声器等。

根据建设单位委托云南清源环境科技有限公司于2025年11月24日对项目噪声进行自行监测（清源检字〔2025〕11111号），厂界噪声监测结果详见下表。

表2-17 厂界噪声监测结果表    单位：dB（A）

检测点位

检测日期

采样时段

噪声值Leq

标准值

dB（A）
评价结果

厂界东
2025/11/24
昼间

08:54
58.4
≤60

达标
夜间

22:09
46
≤50
达标
厂界南
昼间

09:14
52.1
≤60

达标

夜间

22:37
43.1
≤50

达标

厂界西
昼间

09:06
51.3
≤60

达标
夜间

22:28
43.1
≤50

达标
厂界北
昼间

09:00
58
≤60

达标
夜间

22:20
44.1
≤50
达标
备注：1.检测时间：昼间6:00~22:00，夜间22:00~次日06:00；
由监测结果表可知，项目厂界四周昼间、夜间噪声检测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类区标准限值要求。
（4）固体废物

1）生活垃圾

①生活垃圾

生活垃圾主要来源于员工日常办公生活，项目劳动定员47人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为23.5kg/d，7.05t/a。产生的生活垃圾经垃圾桶定点收集后，委托环卫部门清运处置。
2）一般固废

①废边角料和不合格品
根据建设单位提供资料，产生量约为原料5%，则产生量约为200t/a。边角料捆绑收集后暂存于车间内，定期外售给造纸厂作为原料综合利用。
②废离子交换树脂
项目软水制备过程产生一定量的废离子交换树脂。离子交换树脂的使用年限一般为3年，需要更换时由厂家进行更换，每次更换量为0.05t。根据《国家危险废物名录》（2025年版），锅炉房软水制备更换的离子交换树脂不在名录内，不属于危险废物。本项目的废离子交换树脂由软水器厂家进行更换、回收处理。
③制胶废水沉淀池沉渣
洗胶机清洗废水暂存于制胶废水沉淀池，经沉淀后循环使用不外排。沉淀池底部沉渣产生量约为淀粉用量的1%，项目年用淀粉25吨，则沉渣约为0.25t/a。沉渣主要成分为淀粉，随冲洗水抽至制胶机回用于制胶，循环使用。
④化粪池污泥
根据建设单位提供资料，化粪池污泥产生量为0.01t/a。
⑤煤渣
根据建设单位提供资料，煤渣来自燃煤锅炉，产生量约为240t/a，外售砖厂。
3）危险废物

①废机油

项目机械设备需要使用机油进行润滑，在机械维修、保养过程中会产生一定量的废机油，产生量约为0.05t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）危险废物代码编号为HW08，废物代码为900-214-08，废机油桶属于HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码：900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物），集中收集后分区暂存于危废暂存间，定期玉溪同磊再生资源回收有限公司清运处置。

②水墨废渣
项目印刷清洗会有水墨废渣产生，产生量约为0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），水墨废渣属于“HW12染料、涂料废物”中的“264-012-12其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥和蒸发处理残渣（液）”，属于危险废物。水墨废渣经收集桶收集后暂存于危险废物贮存间，委托玉溪同磊再生资源回收有限公司清运处置。

③废水墨桶

项目废水墨包装桶产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），产生的废水墨包装桶油属于“HW49其他废物”中的“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，属于危险废物。废水墨包装桶统一收集后暂存于危险废物贮存间，委托玉溪同磊再生资源回收有限公司清运处置。
由于原有项目环评、验收等资料时间太久远，本次产污环节核算根据企业排污许可证季报及年报和企业人员统计数据进行核算。
表2-18  原有项目污染物产排情况一览表

序号

类别
产污环节

污染物

排放量（t/a）
1

有组织废气
燃煤锅炉
颗粒物
0.544
2
二氧化硫
2.33
3
氮氧化物
1.66
4
无组织废气
生产
颗粒物
0.0035
5
非甲烷总烃
0.082
6
废水
印刷废水
生产废水
0
7
隔油池、化粪池
生活污水
0

8
锅炉排污
锅炉排污水和软水制备废水
0
9
固废
职工生活
生活垃圾
7.05
10
一般固废
生产生活
废边角料和不合格品
200
11
制胶废水沉淀池沉渣
0.25
12
锅炉软水系统废离子交换树脂

0.05
13
化粪池污泥
0.1
14
煤渣
240
15
危废固废
生产、印刷
水墨废渣
0.005
16
废油墨桶
0.2
17
废机油及油桶
0.05
9、原有项目存在的主要环境问题及整改措施：
现场调查，与本项目有关的主要环境问题如下：
（1）厂区生活污水经隔油池、化粪池处理后，定期委托周边农户清掏用作种植肥料，容易受种植作物更替及需肥期影响，有废水外排风险；

（2）印刷废水经印刷废水收集池沉淀后继续回用于印刷机清洗，不符合环保要求；

（3）厂区生产过程中产生的一般固废随意堆放，布置杂乱；

（4）原印刷废气在车间无组织排放，不符合现行环保要求；
（5）已建1间15m2的危险废物贮存间，已做采用混凝土防渗设置有收集沟，防渗不合格，标志牌老旧。
以新带老措施：

（1）厂区生活污水经隔油池、化粪池处理后，本次新建一体化污水处理设施处理满足绿化标准后回用于厂区绿化；
（2）印刷废水经印刷废水收集池沉淀排入1套一体化水墨废水处理设施处理后回用于印刷机的清洗，循环使用不外排；
（3）规范堆放一般固废，建立管理台账；
（4）本次在印刷机上方设置3套集气罩+1套二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒；
（5）对现有危废间内部地面及墙角涂刷环氧树脂防渗漆，项目建成后更换标志牌。
（6）环评提出在车辆进出村庄时减速慢行，减少对周边敏感点的影响。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	（一）环境空气质量

1、环境空气质量标准
项目位于玉溪市江川区星云街道上头营村李湖塘，所在区域为环境空气功能区划中的二类区，因此项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的二级标准，本标准实施之日起至2030年12月31日止，执行过渡阶段二级浓度限值，自2031年1月1日起，执行二级浓度限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（非甲烷总烃的小时平均浓度评价标准为2.0mg/m3），具体标准限值如下表所示。

表3-1  环境空气污染物浓度限值
污染物

浓度限值

单位

标准来源

取值时间

过渡阶段二级标准

二级标准（2031年）

SO2
年平均

60

20
μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3035-2026）二级标准
24小时平均

150

50
1小时平均

500

150
NO2
年平均

40

30
24小时平均

80

50
1小时平均

200

200
NOx

年平均

40
40
日平均

70
70
1小时平均

250
250
CO

24小时平均

4

4
mg/m3
1小时平均

10

10
O3
日最大8小时平均

160

160

μg/m3
1小时平均

200

200

PM10
年平均

60
50
24小时平均

120
100
PM2.5
年平均

30
25
24小时平均

60
50
TSP

年平均

200

200

24小时平均

300

300

非甲烷总烃
—
2.0
mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》

2、环境空气质量现状

（1）基本污染物

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1“项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。”第6.2.1.2条“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。
根据2025年1月~2025年12月江川区环境空气自动监测站空气可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求。统计情况见下表：
表3-2  2025年江川区环境空气质量现状表

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

评价标准/（μg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
24h平均第98百分位数

13
150
8.67
达标

年平均质量浓度
8.24
60
13.73
达标

NO2
24h平均第98百分位数

16
80
20
达标

年平均质量浓度
8.87
40
22.18
达标

PM10
24h平均第95百分位数

62
150
41.33
达标

年平均质量浓度
26.25
70
37.5
达标

PM2.5
24h平均第95百分位数

42
75
56
达标

年平均质量浓度
17.83
35
50.9
达标

CO

24h平均第95百分位数

1000
4000
25
达标

O3
日最大8h滑动平均值的第90百分位数

121
160
75.63
达标

根据江川区环境空气自动监测站点2025年统计数据，项目所在区域基本污染物年平均质量浓度和相应百分位24h平均质量浓度均能达到《环境空气质量标准》（3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求，属于环境空气质量达标区。

（2）特征污染物
本项目为纸制品制造，涉及印刷工序，加热工序中使用锅炉，特征污染物主要为非甲烷总烃、TSP和NOx。项目区主导风向为西南风，为了了解特征污染物的环境质量现状，本次评价引用玉溪新天力农业装备制造有限公司《年产3万辆电动摩托车生产项目》中委托云南天倪检测有限公司于2025年5月24日—5月30日对下风向赵官村的TSP、非甲烷总烃、NOx进行的补充监测结果（玉溪新天力农业装备制造有限公司厂区下风向位于本项目西北侧约3.4km处）。
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图3-1  引用监测点位与项目位置关系图

监测结果见下表：

表3-3   TSP、NOx日均值监测结果

检测

点位

采样日期
采样时段

污染物

TSP(mg/m​3)

氮氧化物（mg/m​3​）
G1下风向（赵官村）

2025.5.24

09:00～次日09:00

0.166

0.026

2025.5.25

09:05～次日09:05

0.122

0.028

2025.5.26

09:10～次日09:10

0.133

0.030

2025.5.27

09:15～次日09:15

0.140

0.024

2025.5.28

09:20～次日09:20

0.158

0.028

2025.5.29

09:25～次日09:25

0.145

0.024

2025.5.30

09:30～次日09:30

0.132

0.030

标准值（mg/m3）
0.3

0.1

监测浓度范围（mg/m3）
0.132~0.166
0.024~0.030

最大浓度占标率%
55.3

30

超标率%
0

0

达标情况
达标
达标
表3-4   非甲烷总烃、NOx小时值监测结果

检测

点位

采样日期
采样时段

污染物

氮氧化物（mg/m​3​）
非甲烷总烃（mg/m​3​）
G1下风向（赵官村）

2025.5.24
02:00~03:00

0.033

1.25

08:00~09:00

0.037

1.35

14:00~15:00

0.027

1.46

20:00~21:00

0.029

1.66

2025.5.25
02:00~03:00
0.037

1.56

08:00~09:00
0.034

1.33

14:00~15:00
0.027

1.61

20:00~21:00
0.030

1.66

2025.5.26
02:00~03:00
0.036

1.51

08:00~09:00
0.038

1.39

14:00~15:00
0.024

1.70

20:00~21:00
0.027

1.74

2025.5.27
02:00~03:00
0.033

1.56

08:00~09:00
0.037

1.44

14:00~15:00
0.023

1.38

20:00~21:00
0.025

1.76

2025.5.28
02:00~03:00
0.031

1.61

08:00~09:00
0.033

1.49

14:00~15:00
0.025

1.42

20:00~21:00
0.030

1.78

2025.5.29
02:00~03:00
0.035

1.73

08:00~09:00
0.023

1.56

14:00~15:00
0.028

1.50

20:00~21:00
0.034

1.42

2025.5.30
02:00~03:00
0.036

1.37

08:00~09:00
0.028

1.76

14:00~15:00
0.030

1.52

20:00~21:00
0.026

1.46

标准值（mg/m3）
0.25

2

监测浓度范围（mg/m3）
0.023~0.038

1.25~1.76

最大浓度占标率%
15.2

88

超标率%
0

0

达标情况
达标

达标

根据表3-3和表3-4监测结果分析，项目引用TSP日均监测值、氮氧化物小时平均监测值和日均监测值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准限值要求；非甲烷总烃小时平均监测值能满足《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度限值要求。
（二）地表水环境质量

1、地表水环境质量标准
根据现场踏勘，项目区地表水体为大街河，大街河自南往北流入星云湖。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，星云湖划分为星云湖江川开发利用区，水环境功能为一般鱼类保护、农业用水、景观用水，规划为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，大街河参照星云湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，标准限值如下表所示。

表3-5  地表水环境质量标准   单位：mg/L，pH值除外

序号

项目

Ⅲ类标准值（单位mg/L）

1

pH值                  （无量纲）

6-9
2

溶解氧                          ≥

5
3

高锰酸盐指数                    ≤

6
4

化学需氧量（COD）             ≤

20
5

五日生化需氧量（BOD5）        ≤

4
6

氨氮（NH3-N）                  ≤

1.0
7

总磷（以P计）                ≤

0.2
8

铜                             ≤

1.0
9

锌                            ≤

1.0
10

氟化物（以F-计）               ≤

1.0
11

硒                             ≤

0.01
12

砷                            ≤

0.05
13

汞                            ≤

0.0001
14

镉                            ≤

0.005
15

铬（六价）                     ≤

0.05
16

铅                            ≤

0.05
17

氰化物                        ≤

0.2
18

挥发酚                         ≤

0.005
19

石油类                         ≤

0.05
20

阴离子表面活性剂                ≤

0.2
21

硫化物                          ≤

0.2
22

粪大肠菌群（个/L）              ≤

10000
2、地表水环境质量现状

（1）大街河水质现状
本次引用玉溪市生态环境局江川分局2025年2月对大街河的例行监测数据进行现状评价，监测数据具体如下：

表3-6   大街河水质现状监测数据
监测指标

监测值

标准限值
达标情况
水温（℃）
13.4

/
/
pH（无量纲）
8.5

6~9
达标
电导率（ms/m）
105.6

/
/
溶解氧（mg/L）
6.66

≥5
达标
高锰酸盐指数（mg/L）
4.4
≤6
达标
生化需氧量（mg/L）
4

≤4
达标
氨氮（mg/L）
1.18

≤1.0
超标
石油类（mg/L）
0.04

≤0.05
达标
挥发酚（mg/L）
0.0003L

≤0.005
达标
汞（mg/L）
0.00004L

≤0.0001
达标
铅（mg/L）
0.01L

≤0.05
达标
化学需氧量（mg/L）
22

≤20
超标
总氮（mg/L）
5.11

≤1.0
超标
总磷（mg/L）
0.12

≤0.2
达标
铜（mg/L）
0.001L

≤1.0
达标
锌（mg/L）
0.05L

≤1.0
达标
氟化物（mg/L）
0.52

≤1.0
达标
硒（mg/L）
0.0004L

≤0.01
达标
砷（mg/L）
0.0004

≤0.05
达标
镉（mg/L）
0.001L

≤0.005
达标
六价铬（mg/L）
0.004L

≤0.05
达标
氰化物（mg/L）
0.004L

≤0.02
达标
阴离子表面活性剂（mg/L）
0.05L

≤0.2
达标
硫化物（mg/L）
0.01L

≤0.2
达标
粪大肠菌群（个/L）
2400

10000
达标
根据以上监测数据，除氨氮、化学需氧量、总氮出现超标现象，其他数据均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。超标原因主要是河流沿线有大量农田及村民住宅，农业面源污染及居民生活污水的排放造成大街河水质超标，但本项目废水不外排，对大街河流域影响较小。
（2）星云湖水质现状
根据玉溪市生态环境局2024年6月发布的《2024年玉溪市生态环境状况公报》，星云湖湖心水质类别为Ⅴ类，水质中度污染，营养状态为中度富营养。按国、省控点位均值评价，星云湖水质为Ⅴ类，水质中度污染，营养状态为中度富营养。因此，项目区水质现状不能满足Ш类标准要求，超标原因主要是星云湖入湖河流较多，河流沿线有大量农田及村民住宅，农业面源污染及居民生活污水的排放造成星云湖水质超标，但本项目废水不外排，对星云湖流域影响较小。
（三）声环境现状

1、声环境质量标准

本项目位于玉溪市江川区星云街道上头营村李湖塘，属于商住混合区，为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准限值详见下表。

表3-7  声环境质量标准   单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60
50
2、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状声环境：厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。

项目厂界50m范围内存在声环境保护目标上头营村，本次评价委托了云南环绿环境检测技术有限公司对该点进行声环境监测，监测情况如下所示：

表3-8   声环境质量现状（监测结果）表  单位：dB（A）
检测日期

检测点位

时间

噪声值Leq

标准值

达标情况

2026/03/10
上头营村N1（项目区西南侧20m）
昼间（10:15-10:25）

47
60

达标

夜间（22:06-22:16）
38
50

达标

上头营村N2（靠近项目区最近居民点）
昼间（10:33-10:43）
47
60
达标
夜间（22:26-22:36）
39
50
达标
2026/03/11
上头营村N1（项目区西南侧20m）
昼间（11:02-11:12）

46
60

达标

夜间（22:08-22:18）

40
50

达标

上头营村N2（靠近项目区最近居民点）
昼间（11:20-11:30）

48
60
达标

夜间（22:25-22:35）

41
50

达标

根据表3-8监测结果，项目区周边居民区声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准限值。

（四）生态环境现状

根据现场踏勘，项目所在区域长期受人类活动影响，项目用地范围内已不存在原生植被。此外，项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标分布，也没有国家和省级重点保护的动植物物种及区域特有物种分布。

	环境保护目标
	项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故不设置地下水保护目标。项目区域环境保护目标详见下表。
表3-9   项目环境保护目标一览表

环境要素

环境敏感点名称

与项目区相对方位

直线距离（m）

规模（人口数量）

经纬度

执行标准

大气环境

李湖塘
西侧
170
326人
102°44′2.139″

24°17′20.281″

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准

上头营村
南侧
紧临
4312人
102°44′13.591″

24°17′19.721″

上头营小学
西南侧
110
550人
102°44′9.420″

24°17′18.215″

香老村
东南侧
465
569人
102°44′33.077″
24°17′17.848″

谢家营
东北侧
128
220人
102°44′19.829″

24°17′28.662″

声环境
上头营村
南侧
紧临
4312人
102°44′13.591″

24°17′19.721″
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
地表水环境

大街河
东南侧
180m
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
星云湖
西南侧

3.3km
/
生态环境保护目标

本项目占地范围内植被及动植物等



	污染物排放控制标准
	（一）大气污染物

1、施工期
施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，厂界外浓度最高点≤1.0mg/m3。
2、运营期

（1）有组织废气
本项目印刷工段产生的有机废气（以非甲烷总烃计），执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中标准值；锅炉天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值。标准要求燃气锅炉排气筒需设置不低于8m的排气筒，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，本项目新建排气筒高度为13m，高出最高建筑物3m以上，能够满足设置要求。
表3-10  本项目大气污染物排放标准   单位：mg/m3
产污环节

污染物

排放浓度mg/m3
标准来源
锅炉天然气燃烧废气

SO2
50

《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值
NOx

200

颗粒物

20

烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1

印刷
非甲烷总烃
70
《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中标准值
（2）无组织废气：

厂区内非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表A.1中的限值要求。厂界颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。厂界异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级标准。
表3-11   厂区内挥发性有机物无组织排放限值 单位：mg/m3

污染物
排放限值
限值含义
无组织排放监控点
执行标准
非甲烷总烃
10
监控点1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表A.1中的限值要求
30
监控点处任意一次浓度值
表3-12   厂界无组织排放标准

污染物
无组织
执行标准

周界外浓度最高点（mg/m3）
颗粒物
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
非甲烷总烃
4.0
臭气浓度
20（无量纲）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级标准
（二）水污染物

1、施工期

本项目施工人员不在厂区食宿，施工期废水主要为施工人员清洁废水，依托现有卫生间，不外排，故不设废水排放标准。
2、运营期

（1）生活污水

食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池预处理后进入一体化污水处理设备处理，处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化标准后，晴天回用于厂区绿化，雨天暂存于中水池。

具体限值详见下表。
表3-13 城市污水再生利用 城市杂用水水质

序号

项目

城市绿化

1

pH

6.0-9.0

2

色度，铂钴色度单位             ≤

30

3

嗅

无不快感

4

浊度/NTU

10

5

五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L） ≤

10

6

氨氮/（mg/L）                  ≤

8

7

阴离子表面活性剂/（mg/L）        ≤

0.5
8

铁/（mg/L）                    ≤

——

9

锰（mg/L）                     ≤

——

10

溶解性总固体（mg/L）           ≤

1000（2000）a
11

溶解氧（mg/L）                  ≥

2.0

12

总氯（mg/L）                   ≥

1.0（出厂），0.2b（管网末端）

13

大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL）

无c
注：“——”表示对此项无要求。
括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性总固体含量较高区域的指标。

用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。

大肠埃希氏菌不应检出。

（2）生产废水
由于印刷冲洗废水来源单一，清洗用水对水质要求不高，回用于印刷机清洗循环使用不外排，能满足要求，不设排放标准。
（三）噪声

1、施工期

施工场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），标准值详见下表3-12。

表3-15  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55
2、运营期

项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值详见表3-16。
表3-16  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60
50
（四）固体废物

1、一般固废暂存及处置：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）。

2、危险废物收集、暂存、转移及处置：危险废物按《国家危险废物名录（2025版）》（自2025年1月1日起施行）进行分类；危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）。

	总量控制指标
	（1）废气

根据原有项目环评批复、验收及排污许可证，原有项目废气污染物未设置许可排放量，根据核算，本项目建议控制指标为废气量422.18万m³/a，颗粒物排放量0.047t/a，二氧化硫排放量0.016t/a；氮氧化物排放量0.32t/a，非甲烷总烃排放量0.24t/a。
（2）废水

项目废水不外排，故不设总量控制指标。

（3）固废

项目固废处置率为100%，不设置总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	1、施工期废气

施工废气主要为原有设备拆除、厂房内部改造、新设备安装产生的扬尘。原有设备拆除、厂房内部改造、生产设备安装产生的扬尘排放量较小，通过及时清扫、洒水降尘，对环境影响较小。
治理措施：

①施工现场及时清扫，定期对施工区域进行洒水降尘；②运输车辆进入厂区低速行驶，减少扬尘的产生。

2、施工期废水

项目施工期间，不产生施工废水，施工期废水主要为施工人员产生的生活污水。

治理措施：施工人员不在项目区食宿，施工生活污水主要为清洁污水，依托现有卫生间和化粪池处理。
3、施工期噪声

项目施工期噪声主要为运输车辆噪声及设备安装调试时产生的噪声，施工期较短，随着施工期的结束，施工期噪声的影响也随之消失，对周围环境的影响不大。为减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施：

（1）合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高。

（2）施工方应对物件装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷。

（3）施工方应合理安排施工时间（禁止在昼间12:00~2:00、夜间22:00~6:00施工）。

（4）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。

4、施工期固废

施工期固体废物主要有建筑垃圾及生活垃圾。施工过程中会产生废钢材、设备包装材料等建筑垃圾。施工人员不在场地内食宿，生活垃圾产生量小。

治理措施：废钢材、设备包装材料及时外售废品收购站；不能回收利用的建筑垃圾运至指定地点妥善处置；生活垃圾并入厂区垃圾桶，日产日清，由环卫部门清运处置。


	运营期环境影响和保护措施
	（一）废气

1、项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-1。

表4-1   项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

序号

产排污环节

污染物

污染物产生

排放形式

治理设施

污染物排放

排放标准
产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）

产生速率（kg/h）
工艺

收集效率（%）

去除效率（%）

是否为可行性技术

排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

1

天然气锅炉
颗粒物

0.03
7.39
0.013
有组织

/
/

/
/
0.03
7.39
0.013
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准
2
二氧化硫
0.016
3.98
0.007
有组织

/
/

/
/
0.016
3.98
0.007
3
氮氧化物
0.64
147.81
0.26
有组织

低氮燃烧
/

50
是
0.32
73.91
0.0.13
4
印刷废气
非甲烷总烃
0.29
13.33
0.12
有组织
二级活性炭吸附
65
27
是
0.14
6.67
0.06
《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）
无组织
/
/
/
/
0.1
/
0.04
《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值
5
制胶投料粉尘

颗粒物
0.042
/
0.018
无组织

/
/
60
/
0.017
/
0.007



	运营期环境影响和保护措施
	2、主要污染工序及源强分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中要求，源强的核算参考源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范，本项目锅炉废气参照《污染源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行计算，其余废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》及其他经验公式进行核算。
（1）废气产排情况
项目废气主要来源于锅炉运行过程中产生的燃烧废气、印刷废气以及木薯淀粉胶制备过程中产生的投料废气。项目废气产排污环节、类别、污染物种类如下。
天然气用量计算：
根据建设单位提供的资料，建设单位采用天然气作为燃料，由于在实际运行过程中生产负荷存在波动，污染物排放量受生产负荷的影响，因此本项目取锅炉满负荷运行计算，项目年工作时间300d，每天使用时间8h，年满负荷运行2400h。由2t/h天然气锅炉技术参数及天然气成分可知，1.0MPa蒸汽压力的热焓为2780kJ，20℃给水温度的热焓为84kJ/kg，天然气低位热值为33359.8kJ/Nm3，公式如下：

[image: image13.wmf]天然气热值
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式中：V——天然气消耗量，m3；
Q——蒸汽吸热量，kJ，为2.696×106kJ（Q=1000kg/t×（2780－84）kJ/kg）；
[image: image14.wmf]h

——锅炉热效率，%，根据前文参数，本项目取99%。
根据上式计算得，当锅炉产生1t蒸汽时，消耗天然气的量为81.63m3，本次技改扩建后，年蒸汽用量为4800t/a，则本项目2t/h天然气锅炉所需天然气燃料为39.18万m3/a。
1）锅炉废气
本项目锅炉在燃烧过程中主要产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物。核算如下：

①工业废气量引用《排放源统计调查产排污核实方法和系数手册》4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册推荐的参数，即“标立方米/万立方米-原料，产污系数107753”，根据核算，天然气燃料用量为39.18万m³/a，则本项目锅炉工业废气量为422.18万m³/a，即1759m³/h。
②本项目锅炉为燃气锅炉，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气锅炉颗粒物按照产排污系数法核算，公式如下：
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式中：Ej——换算时段内第j种污染物排放量，t；

R——核算时段内燃料耗量，t或万m3，本次取39.18万m3；

[image: image16.wmf]j

b

——产污系数，kg/t或kg/万m3，颗粒物产污系数参照《环境保护实用数据手册》P73（表2-68用天然气做燃料的设备有害物质排放量）中工业锅炉产排污系数，本次评价取80kg/106m3计算。
[image: image17.wmf]h

——污染物的脱除效率，%（不设置除尘设施）。
根据上式计算得，颗粒物的排放量为0.03t/a，年运行2400h，则排放速率为0.013kg/h，废气量为1759m3/h，则排放浓度为7.39mg/m3。
③氮氧化物根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气锅炉物料衡算法进行计算，公式如下：
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式中：
[image: image19.wmf]X

NO

E

——核算时段内氮氧化物排放量，t；


[image: image20.wmf]X

NO

r

——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，锅炉炉膛出口NOx浓度可参考附表B.4，本次取值150mg/m3；


[image: image21.wmf]Q

——核算时段内标杆烟气排放量，m3；本项目为4221800m3/a；


[image: image22.wmf]X

NO

h

——脱硝效率，%（本项目采用低氮燃烧技术，《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数，采取低氮燃烧后氮氧化物产污系数为9.36kg/万m3-燃料，无低氮燃烧技术氮氧化物产污系数为18.71kg/万m3-燃料，则本次脱硝效率取50%）。

根据上式计算得，项目氮氧化物产生量为0.64t/a，产生速率为0.26kg/h，产生浓度为147.81mg/m3；经处理后氮氧化物的排放量为0.32t/a，年运行2400h，则排放速率为0.13kg/h，废气量为1759m3/h，则排放浓度为73.91mg/m3。
④根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气锅炉二氧化硫采用物料衡算法，核算公式如下：
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式中：[image: image24.wmf]2

SO

E

——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3（本项目为39.18万m3）；

[image: image25.wmf]t

S

——燃料总硫的质量浓度，mg/m3；根据本项目天然气成分表，燃料天然气中的总硫含量按照《天然气》（GB17820-2018）中一类气的总硫（以硫计）含量核算，考虑最不利因素，本次取20mg/m3；

[image: image26.wmf]S

h

——脱硫效率，%（不设置脱硫设施）；

[image: image27.wmf]K

——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量（K为1）。

根据上式计算得，二氧化硫排放量为0.016t/a，年运行2400h，则排放速率为0.007kg/h。废气量为1759m3/h，则排放浓度为3.98mg/m3。
2）印刷废气
①有组织印刷废气
印刷工序使用水性油墨，油墨只需加水混合，无需额外调配，该过程几乎不产生有机废气，印刷及清洗过程中会产生少量有机废气，主要成分为VOCs（非甲烷总烃）。根据建设单位提供水性油墨检测报告，水性油墨中VOCs含量按0.82%计算，项目水性油墨年使用量为35t，本次环评以最不利条件计算（即全部挥发），则印刷过程中VOCs（非甲烷总烃）产生量约为0.29t/a，0.12kg/h（年生产2400h）。本次在印刷机上方设置3套集气罩收集印刷废气，收集进入同1套二级活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15m高排气筒排放。

风机风量核算过程：
本项目共设有3台印刷机，建设单位拟在每台印刷机上方分别设置集气罩，根据设备尺寸确定印刷机集气罩长约1.5m、宽1m，集气罩距离设备高约0.5m。集气罩根据《三废处理工程技术手册》（废气卷）中外部集气管道风量确定计算公式：
L=3600（5X2+F）×Vx
式中：
F——集气罩口面积，m2；
X——集气罩至污染源的距离，m；
Vx——控制风速，m/s，取0.3m/s
表4-2  设计风量（DA002）
工序/生产线
设备名称
设备数量（台）
集气罩数量（个）
集气罩规格（m）
集气罩面积（m2）
单个风量（m3/h）
总风量（m3/h）
印刷
印刷机
3
3
0.5
1.5
2970
8910
考虑到废气合并，总设计风量
9000
集气罩集气效率取65%（半密闭式），二级活性炭吸附效率取27%（根据《关于印发主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）的通知》（环办综合函〔2022〕350号）中“表2-3有机废气收集率和治理设施去除率通用系数”可知，采用一次性活性炭的吸附去除效率为15%，本次拟设置1套两级活性炭吸附装置处理印刷废气，去除效率为27%，风机量为9000m3/h，则非甲烷总烃有组织排放量约为0.14t/a，工作时间2400h，排放速率为0.06kg/h，排放浓度为6.67mg/m3。
根据《生态环境部关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）文件中“采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换”，本项目选择使用的活性炭碘值为857mg/g。因活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时，按62天计（运行8h/d），每年需要更换5次活性炭，二级活性炭吸附装置填量为0.8t。

②无组织印刷废气
根据前文计算，印刷废气非甲烷总烃总产量为0.29t/a；集气罩收集效率为65%，未收集非甲烷总烃量约为0.1t/a，则非甲烷总烃排放量为0.1t/a，排放速率为0.06kg/h。
综上，印刷废气污染物（以非甲烷总烃计）排放量为0.24t/a。
3）项目其他无组织废气

①制胶投料粉尘

项目自制木薯淀粉胶，木薯淀粉、硼砂、烧碱等按比例投加到自动制胶机内进行制胶。木薯淀粉、硼砂均为粉末状且采用袋装，通过人工方式加入制胶机，粉料投放混合过程会产生少量粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中2669 其他专用化学品制造行业系数手册-表2669 其他专用化学品制造行业系数表“水基型胶黏剂——物理混合——颗粒物产生量：0.14千克/吨-产品”，本项目制备木薯淀粉胶约300吨，则颗粒物产生量为0.042t/a，0.018kg/h（以年生产300d，8h/d核算），产生量较少，经车间内大气沉降后无组织排放，厂房阻隔率为60%，则制胶投料工段无组织粉尘排放量约为0.017t/a，0.007kg/h。

②制胶、制胶机清洗废气

制胶过程以及制胶机清洗过程中会产生少量异味气体，作为定性分析，通过加强车间通风次数后对周围环境影响较小。
③其他废气

由于本次项目人员不增加，食堂油烟依托原有，本次不进行核算；项目运输车辆及装载机运行过程会产生燃油废气，产生的主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，因产生量较小，呈无组织排放，通过大气扩散后对周边环境的影响较小。
根据前文计算，废气污染物排放量如下表。
表4-2  项目全厂大气污染物排放量核算表
序号

类别

污染物

年排放量/(t/a)

1

有组织

颗粒物

0.03
2

二氧化硫
0.016
3

氮氧化物
0.32
4
非甲烷总烃
0.14
5
无组织
颗粒物
0.017
6
非甲烷总烃

0.1
（2）监测要求

1）自行监测
本项目废气污染物监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范  印刷工业》（HJ1066—2019）的要求确定。具体监测计划见下表。
表4-3   项目废气监测计划
类型

编号

监测点位

排放口类型

监测因子

监测频次

执行标准

有组织

DA001
天然气锅炉废气排放口
一般排放口

NOx
1次/月
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
颗粒物、SO2、烟气黑度
1次/年
DA002
印刷废气排放口
一般排放口
非甲烷总烃
1次/年
《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）
无组织

/

厂界上风向1个参照点、下风向3个监控点
/

非甲烷总烃、颗粒物

1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值
臭气浓度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建
/
印刷车间外监控点
/
非甲烷总烃
1次/年
《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值
排气筒设置合理性：燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值标准中燃气锅炉排放限值，标准要求燃气锅炉排气筒需设置不低于8m的排气筒，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，天然气锅炉设置排气筒高度为13m，排气筒周围半径200m距离内最高建筑物为10m，能满足高出最高建筑物3m要求，故锅炉房有组织排气筒设置合理。印刷废气排气筒（DA002）高度为15m能满足高出最高建筑物3m要求，排气筒设置合理。
2）验收监测
按照“环保三同时”要求，项目建成投产后及时组织竣工环境保护验收，项目环保竣工验收废气监测计划见下表。

表4-4  废气验收监测计划一览表
序号

编号
监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

1

DA001
天然气锅炉废气排放口
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
连续监测2天，每天监测3次

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
2

DA002
印刷废气排放口
非甲烷总烃
《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）

3

/
厂界上风向1个点，下风向3个点
非甲烷总烃、颗粒物

连续监测2天，每天监测3次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值
臭气浓度
连续监测2天，每天监测3次
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建
4
/
印刷车间外监控点
非甲烷总烃
连续监测2天，每天监测3次
《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值
（3）废气达标排放及可行性分析

1）废气处置措施可行性分析
①锅炉废气

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中表7可知，氮氧化物可行技术为“低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术”，项目燃气锅炉配置低氮燃烧器，故处理措施可行。
②印刷废气
项目印刷使用的水性油墨中挥发性有机物含量为0.82%，为市场所售的符合国家相关质量要求的合格产品，VOC量不超过50g/L，适用原料均为低VOCs含量产品。经核算，印刷废气（非甲烷总烃）产生速率为0.12kg/h，无组织挥发性有机物的初始排放速率均远小于3kg/h，符合《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中的要求。

针对无组织排放的挥发性有机物废气，《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）提出了“源头及工艺过程控制”要求，具体如下：

表4-5 项目印刷废气处理工艺可行性及要求对比表

规范名称

可行技术/要求

本项目

是否

符合

《排污许可证

申请与核发技

术规范  印刷

工业》（ HJ

1066-2019）

集气设施或密闭车间、活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化技术、直接热力（催化）氧化技术、其他

集气罩、印刷区为密闭车间、二级活性炭吸附
符合
鼓励采用低（无）VOCs含量的原辅材料和环境友好型技术替代

使用的水性油墨中挥发性有机物含量为0.82%，属于低VOCs含量的原辅材料

符合

鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。

使用柔印技术

符合

凹版、柔版印刷机宜采用封闭刮刀，或通过安装盖板、改变墨槽开口形状等措施减少墨槽无组织逸散。

柔版印刷机安装盖板，减少墨槽无组织逸散

符合

含VOCs原辅材料集中存放并设置专门管理人员，根据日生产量配发并做好相应台账记录。

油墨集中存放并设置专门管理人员，已根据日生产量配发并做好相应台账记录

符合

根据上表对比分析可知，本项目采用的废气污染防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）中相关要求，因此，项目采取的废气防治措施是有效可行的。

2）废气达标情况分析
①有组织废气

天然气锅炉废气经自带“低氮燃烧”治理后通过1根13米高排气筒排放，且通过核算分析可知，锅炉废气颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准，即颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3。
印刷废气经集气罩收集进入1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。通过前文核算可知，非甲烷总烃排放浓度能满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表1限值要求，即非甲烷总烃≤70mg/m3。
②无组织废气
本项目依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，通过AERSCREEN模型对各污染源及各污染物进行估算，项目无组织废气依照本次环评提出的措施处理后，颗粒物、NMHC依照本次环评提出的措施处理后，排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”根据预测可知，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，同时厂界外大气污染物短期贡献浓度小于环境质量浓度限值。因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。

（4）非正常工况污染物排放

本项目生产过程非正常排放环节主要有活性炭未及时更换而失效、低氮燃烧器发生故障失效等原因运行不正常，废气去除效率降低的情况。本次非正常排放源强详见表4-9。

表4-9
污染源非正常排放量核算表

编号/污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度（mg/m3）

非正常排放速率（kg/h）

排放量（t/a）
标准限值（mg/m3）
应对措施

锅炉废气DA001
低氮燃烧器治理效率降至0

氮氧化物
147.81
0.26
0.64
200
停止运行，尽快安排人员检修

印刷废气排放口DA002
活性炭吸附效率降至0
非甲烷总烃
13.33
0.12
0.29
70
定期检查

更换活性炭
项目建成后，燃煤锅炉停止运营，燃气锅炉使用燃料天然气属于清洁能源，当锅炉发生故障时，通过采取及时关闭锅炉和天然气输送阀门，尽快安排人员维修，日常要加强设备维护，减少非正常排放情况的发生；定期对设备进行维护、保养，定期对处理后排放的废气进行检测，一旦发现二级活性炭吸附装置处理效率降低，立即停止生产，更换活性炭。
（5）废气排放环境影响

项目区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二类区，根据2025江川区环境空气自动监测站空气可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，同时也满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，故项目区环境空气质量属于达标区。

根据项目废气源强分析，项目燃气锅炉产生的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准，即颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3；印刷过程产生的有组织非甲烷总烃达到《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表1限值要求；制胶、印刷过程产生的无组织颗粒物、非甲烷总烃经车间沉降后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值，印刷工序产生的无组织非甲烷总烃，通过车间通风和自然扩散后能达到《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；生产过程产生的臭气浓度经车间通风和自由扩散后能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值。
根据现场调查，项目区周边500m范围内有李湖塘、上头营村、上头营小学、香老村和谢家营5个环境空气保护目标，距离项目最近的李湖塘、上头营村、上头营小学，位于本项目上风向和侧风向，香老村和谢家营位于下风向单距离较远，中间隔着农田。项目运营期产生的大气污染物通过采取上述措施后，污染物排放对周边大气环境影响较小。



	运营期环境影响和保护措施
	2.废水

（1）本项目运营期废水污染物源强核算及相关参数详见表4-7。

表4-7    运营期废水污染物源强核算及相关参数一览表

序号

产排污环节

废水产生量（m3/a）

污染物

治理设施

废水排放量（m3/a）

污染物
排放方式

排放去向

排放规律

排放口基本情况

排放标准
种类

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

处理工艺

效率（%）

是否为可行性技术

排放浓度（mg/m3）

排放量（t/a）

1
及锅炉排污水和软水制备废水

159
CODcr
50
0.008
沉淀池
0
是
0
/
/
不排放

/

/

/

《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化标准

BOD5
10
0.0016
0
/
/
/

氨氮

2
0.0003
70
/
/
/

SS

100

0.016
0
/
/
/

2
生活污水
454.8
CODcr
400
0.18
隔油池、化粪池
20
是
0
/
/
/
/
/
BOD5
200
0.09
15
/
/
/
/
/
氨氮
30
0.014
10
/
/
/
/
/
SS
220
0.1
65
/
/
/
/
/
3
综合废水
613.8
CODcr
244.4
0.15
一体化污水处理设施
95.3
是
0
/

/

/

/

/

BOD5
151.5
0.093
93.4
/

/

/

/

/

氨氮

21.2
0.013
62
/

/

/

/

/

SS

65
0.04
73
/

/

/

/

/

4
印刷机清洗废水
33
废水
/
33
印刷废水收集池+一体化水墨废水处理系统
/
是
0
/
/
/
/
/
/



	运营期环境影响和保护措施
	（2）主要污染工序及源强分析

本项目运营期产生的废水主要有锅炉排污水、制胶机清洗废水、印刷机清洗废水和生活污水。

1）锅炉废水
根据前文计算，锅炉排污水产生量为0.1m³/d，软化系统废水量为0.43m³/d，总计0.53m³/d，159m³/a。锅炉排污水和软化处理废水经锅炉废水收集池收集沉淀后并入一体化污水处理设施处理达到绿化标准晴天回用于厂区绿化，雨天暂存于中水池。蒸汽冷凝水回用于锅炉，循环使用，不外排。
2）制胶机清洗废水
木薯淀粉胶使用完后，需每天对制胶机进行清洗，避免淀粉粘接在上面影响后期使用，根据建设单位提供资料，制胶机清洗用水量为0.1m³/d，则项目年使用制胶机清洗水量为30m³/a。项目废水量以80%计算，则废水产生量为0.08m³/d，废水经制胶废水沉淀池沉淀后，回用于制胶机的清洗。
3）印刷机清洗废水
清洗废水产生量为0.11m³/d，33m³/a。清洗废水经一体化水墨废水处理设施处理后，循环使用，需定期补充新鲜水，补充水量为0.11m³/d，33m³/a（压滤系统产生的水墨废渣含水率极小，忽略不计）。清洗废水回用于印刷机清洗，循环使用不外排。

4）生活污水

根据前文计算，生活用水总计1.9m3/d，570m3/a，生活污水总计1.516m3/d，454.8m3/a，食堂废水依托现有隔油池处理与其他生活污水依托现有化粪池处理后排入一体化污水处理设施处理后晴天回用于厂区绿化，雨天暂存于中水池。
（3）废水排放口基本情况表

本项目废水不外排，不设置排放口。

（4）监测要求

1）自行监测

项目废水不外排，无自行监测要求。
2）验收监测
按照“环保三同时”要求，项目建成投产后及时组织竣工环境保护验收，项目环保竣工验收生活污水监测计划见下表。

表4-8  生活污水验收监测计划一览表
序号

排放形式

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

1

不排放

一体化污水处理设备出口

pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷
连续监测2天，每天监测4次
《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化标准

（5）废水处理设施可行性分析

1）生活污水、锅炉排污水和软水制备废水处理回用绿化不外排可行性分析

①处理规模可行性
根据前文计算，食堂废水产生量为0.016m3/d，4.8m3/a，食堂废水依托现有隔油池（1m3）处理，处理规模能满足要求；其他生活污水产生量为1.5m3/d，450m3/a，总生活污水1.516m3/d，454.8m3/a，依托现有化粪池（20m3）处理，化粪池处理规模能满足要求。本次设置一体化污水处理设施（3m3/d）、中水池（3m3），处理生活污水、锅炉排污水和软水制备废水总计2.046m3/d，能满足处理规模要求，中水池能满足1天储存要求，若连续下雨则使用桶装（要求5t储量，至少满足三天的储存要求）收集中水。
②废水处理回用绿化不外排可行性
根据前文计算，项目绿化用水量为630m3/a，一体化污水处理设施废水总计613.8m3/a，能全部回用完，需补充新鲜水16.2m3/a。
③处理工艺可行性分析
一体化污水处理设备采用水解酸化－接触氧化工艺，污水通过进水管流入格栅，去除污水中较大杂质后，进入一体化处理设备的调节池，在调节池中进行水质和水量的调节，防止水质水量突然改变造成对微生物的冲击，然后进入水解酸化池完成预处理，在水解酸化池通过填料，给微生物提供载体，使污水与生物膜充分接触，使水中难降解的大分子有机物转化为易降解的小分子有机物，提高污水的可生化性，并去除一部分CODcr和SS，污水经水解酸化后进入接触氧化工艺，在曝气充氧的条件下，将污水中有机物分解为无机物，经水解酸化+接触氧化处理后，污水进行沉淀处理，加入混凝剂将污水中小颗粒的悬浮物凝结成大颗粒欲沉絮凝体。经反应的污水通过过滤+消毒后，达到绿化标准回用厂区绿化。项目一体化污水处理设施工艺流程图如下图所示：
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图4-2   一体化污水处理设施处理工艺流程图
上述废水中污染物主要包括CODcr、BOD5、SS、氨氮等，生活污水的水质参考《给排水设计手册》（第五册）中给出的经典生活污水水质，进水水质约为：CODcr：400mg/L、BOD5:200mg/L、SS：220mg/L、氨氮：30mg/L，锅炉排污水类比《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》，锅炉废水监测结果，COD浓度为50mg/L、BOD5浓度为10mg/L、氨氮浓度为2mg/L、SS浓度为100mg/L、总磷浓度为2mg/L。引用项目锅炉废水为软水制备系统软化处理废水及锅炉排污水，与本项目锅炉排污水相似，软水设备采用离子交换树脂工艺制备软水，软水制备工艺与本项目相似，故类比可行。锅炉排污水并入一体污水处理设施处理对废水会有一定稀释，根据下表计算一体污水处理设施综合进水水质约为：CODcr：244.4mg/L、BOD5：151.5mg/L、SS：65mg/L、氨氮：21.2mg/L，出水水质BOD5和氨氮考虑最不利情况，按照标准限值计，其余指标参考同类项目出水指标，生活污水处理系统处理运行效果详见表4-9。
表4-10  生活污水处理系统运行效果一览表

处理单元

类别
CODcr
BOD5
SS

氨氮
锅炉排污水：沉淀池
水量

159m3/a
进水（mg/L）
50
10
100
2
出水（mg/L）
50
10
30
2
去除率
0

0

70
0
生活污水：隔油池、化粪池
水量

454.8m3/a
进水（mg/L）
400
200
220
30
出水（mg/L）
320
170
77
27
去除率
20
15
65
10
综合废水：一体化污水处理设施

水量
613.8m3/a
进水（mg/L）

244.4
151.5
65
21.2
出水（mg/L）

14

10
18
8
去除率
95.3
93.4
73
62
绿化标准

mg/L
/

10

/

8

是否满足要求

/
满足

/

满足
综上分析，项目运营过程中的上述废水经一体化污水设备处理后，能够达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中绿化标准。
2）制胶机清洗废水
项目每天需对制胶机进行清洗，防止淀粉结块影响下次使用。清洗废水中主要污染物为SS，废水来源单一，只用于本工段的清洗，项目清洗废水产生量为0.08m³/d，设置1个1m³的制胶废水沉淀池，可满足使用需要。
3）水墨废水处理设施

一体化水墨废水处理设施处理工艺为：

絮凝沉淀：项目产生的清洗废水经管道排入1个混凝反应池，按配比加入絮凝脱色剂（PAM），此过程废水中的色素会通过脱色剂的作用絮凝成沉淀物。

压滤：经脱色处理后的废水经水泵泵入板框压滤机，通过压滤机将水墨废渣排出。

过滤：压滤产生的废水通过二级活性炭过滤器过滤，过滤后的中水经管道排入清水池内，作为墨盒清洗用水循环使用。
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图4-1  水墨废水处理工艺流程图
根据《排污许可证与核发技术规范-印刷工业》（HJ1066-2019），印刷工业废水治理可行技术参考表如下：

表4-11  废水治理可行技术参考表
废水类别
可行技术
印刷清洗废水
预处理：除油；沉淀；过滤；其他
本项目生产废水主要为水性油墨印刷机清洗废水，采用水墨废水处理设施处理后循环使用，处理工艺为“絮凝沉淀+压滤+过滤”，符合《排污许可证与核发技术规范-印刷工业》（HJ1066-2019）废水治理可行技术参考要求，故印刷机清洗废水治理措施合理可行。
根据水平衡分析，印刷机清洗用水量为0.12m³/d，36m³/a，废水产生系数按0.9计，清洗废水产生量为0.11m³/d，33m³/a。项目设置1套一体化水墨废水处理设施（3m3/d），处理规模能满足要求。

由于印刷冲洗废水来源单一，清洗用水对水质要求不高，回用于印刷机清洗循环使用，不外排，能满足要求。
（6）水环境影响评价结论

综上所述，本项目锅炉排污水和软化处理废水经沉淀池收集后与生活污水进入一体化污水处理设施处理达到绿化标准后回用于厂区绿化，不外排；印刷机清洗废水经水墨废水处理设施处理后循环使用，不外排；制胶废水循环使用不外排。运营期废水均能得到合理处置，其对外环境产生的影响是较小的，对周边地表水环境的影响是可以接受的。




	
	3.噪声
（1）噪声污染源源强核算结果及相关参数

项目生产过程中噪声主要来源于瓦楞机、纵切机、横切机、全自动制胶机、全自动碰线机、全自动模切机、锅炉、风机等，其噪声源强在75～85dB(A)（距声源1m处）。经室外设备采取基础减震等措施处理，噪声对周围环境影响较小，具体噪声源强详见下表。

表4-12    项目噪声污染源源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施
空间相对位置/m

距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段h/a

建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声

声功率级/dB(A)
X

Y

Z

声压级/dB(A)
建筑物外距离

1

纸板生产车间
瓦楞机1#
/
80
基础减震，厂房隔声
-20.49
57.79
1

3
80

2400

20
54
1
2

瓦楞机2#
/
80
-15.67
49.18
1

2
78
20
52
1
3

瓦楞机2#
/
80
-10.04
40.56
1
1.5
76
20
50
1
4
纵切机
/
75
-3.84
32.63
1
2
68
20
52
1
5
横切机

/
75
-1.77
29.76
1
2
68
20
42
1
6
全自动制胶机

/
70
-29.05

68.18

1
1.5
66
20
40
1
7
纸箱生产车间
全自动碰线机
/
75
27.19
32.78
1
2
68
20
42
1
8
水性印刷机1#
/
75
18.92
41.42
1
2
68
20
42
1
9
水性印刷机2#

/
75
24.43
45.09
1
2
68
20
42
1
10
水性印刷机3#
/
75
18.81
46.25
1
2
68
20
42
1
11
全自动模切机

/
70
-7.37
86.81
1
2
63.
20
37
1
12
全自动圆摸切机1#
/
70
22.04
29.10
1
1.5
66
20
40
1
13
全自动圆摸切机2#

/

70
-7.18
70.82
1
2
63
20
37
1
14
半自动双片钉箱机组
/

80
-4.61
78.54
1
3
70
20
44
1
15
全自动粘箱机1#

/

80
-16.74

82.77

1
1.5
76
20
50
1
16
全自动粘箱机2#

/

80
-12.17

80.47

1
1.5
76
20
50
1
17
风机
/
85
24.64
38.15
1
1.5
81
20
55
1
18
锅炉房

天然气锅炉
/

80
-73.32
105.13
1
1.5
76
20
50
1
19
给水泵
/

85
-59.88

109.61
1
1
85
20
59
1
20
风机
/

85
-68.96

110.76

1
1.5
81
20
55
1



	
	（2）主要污染工序及源强分析

噪声主要来源于项目生产设备，经采取距离衰减、减振等措施处理，噪声对周围环境影响较小。

采用点声源模式预测噪声源对环境的影响，预测厂界噪声考虑距离衰减。预测中噪声源强取采取措施后的噪声值，预测模式如下：

①声源几何发散衰减公式
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式中：[image: image31.wmf](
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──点声源在预测点处的声压级，dB(A)；
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──参考位置r0处的声压级，dB(A)；

r——预测点距声源距离，m；

r0──参考位置距声源的距离，m；

②声压级合成模式：
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式中：Leq—预测点总声压级，dB（A）；

      Li—第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）；

      n---声源个数
③室内声源等效室外声源声功率及计算公式：
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     [image: image35.wmf]1

p

L

—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
     [image: image36.wmf]2

p

L

—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

     TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB
④噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）：
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式中：

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。
（3）预测结果

本项目噪声预测采用“环安科技在线模型计算平台”中的“噪声环境影响评级系统”，该系统是根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）构建，基于GIS的三维噪声影响评价系统。软件综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程的综合效应，最终给出符合导则的计算结果。本项目预测结果如下：
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图4-3  项目厂界噪声贡献值预测结果图

厂界噪声排放达标情况及可行性
由于本项目为全厂技改，噪声预测为全厂预测。
表4-13  项目厂界噪声预测结果一览表

预测方位
空间相对位置/m
时段
贡献值
标准限值
达标情况
X

Y

Z

厂界东

-2.26
98.22
1.2
昼间

54.57
60
达标
厂界西
-94.10
93.78
1.2
昼间

50.86
60
达标
厂界南
30.22
19.12
1.2
昼间

55.01
60
达标
厂界北

-65.01
118.60
1.2
昼间

59.36
60
达标
注：空间相对位置和贡献值均选取线接收点最大值处

由表4-6预测结果可知：项目运营期间通过采取基础减震、距离衰减、不在夜间生产、合理布置生产设备（多数噪声设备布置车间中侧和西侧，靠近居民区的车间南侧和东侧调整布局，尽量布置低噪声设备）等措施后，厂界昼间噪声预测值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准限值（昼间标准限值60dB（A））。项目物料运输过程减速慢行，减少鸣笛次数，减少对周围环境的影响。因此采取以上措施是可行的。

（5）声环境保护目标的影响分析
表4-14  声环境保护目标噪声预测结果一览表

序号

声环境保护目标名称

噪声背景值（dB（A））
噪声贡献值（dB（A））

噪声预测值（dB（A））（叠加值）
达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

上头营村N1（项目区西南侧20m）
47
39
44.19
/
48.83
39
达标

达标

2
上头营村N2（项目区东南侧5m）
48
40
43.52
/
49.32
40
达标
达标
项目厂界50m范围内存在上头营村1个声环境敏感点。根据上表的预测结果，项目运营期间距离最近的上头营村2个点位昼、夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准。环评建议企业不在夜间生产，靠近居民区一侧合理布局高噪声设备，有必要时上隔音板，设置绿化带等措施，综上，在采取以上措施后项目运营对环境保护目标上头营村影响较小。
（5）监测要求

1）自行监测
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声自行监测计划如下表所示。

表4-15  噪声监测要求

序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

厂界四周

等效连续A声级

1次/季

2）验收监测
按照“环保三同时”要求，项目建成投产后及时组织竣工环境保护验收，项目环保竣工验收噪声监测计划见下表。

表4-16  噪声监测要求

序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

厂界四周

等效连续A声级

连续监测2天，每天监测2次，昼间及夜间各1次

2
上头营村
环境噪声



	
	4.固体废物

（1）固体废物污染源源强核算结果及相关参数

本项目固体废物及相关参数如下表所示。

表4-17  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

序号

产生环节

固体废物名称

固废属性

类别及代码

物理性状

产生量（t/a）

环境危险特性

贮存方式

利用处置方式和去向

环境管理要求

1
生产

废边角料和不合格品
一般固废

900-099-S59

固态

500
/
一般固废暂存区
外售给造纸厂作为原料综合利用

外售综合利用
2
废离子交换树脂

一般固废

900-099-S59

固态

0.1

/
锅炉房
由软水器厂家进行更换、回收处理

妥善处置
3
制胶废水沉淀池沉渣

一般固废
900-099-S59
固态
0.8
/
袋装收集
回用于制胶

回用于生产
4
员工生活

生活垃圾
一般固废
900-099-S64

固态
7.05
/
生活垃圾桶
统一收集后委托环卫部门清运处置
妥善处置
5
一体化污水处理设施、化粪池污泥
一般固废
900-099-S59

固态
0.36
/
/
委托环卫部门定期清掏处置
妥善处置
6
机修
废机油
危险废物
HW08

900-214-08
液态
0.1
T，I
危险废物贮存间
分区暂存，委托玉溪同磊再生资源回收有限公司处置

危险废物贮存间须按重点防腐、防渗要求建设，并设置收集沟及集液池
7
废油桶
危险废物
HW08

900-249-08
固态
T，In
8
印刷及废水处理

水墨废渣
危险废物
HW12

264-012-12

固态
0.02
T
9
废压滤机滤布
危险废物
HW49

900-041-49

固态
0.08
T/In
10
废水墨桶

危险废物
HW49

900-041-49

固态
0.7
T/In
11
废活性炭
危险废物

HW49

900-039-49

固态

0.3
T

11
废气治理
废活性炭
危险废物

4



	
	（2）主要产生环节及核算

本项目运营期产生的固体废弃物主要有员工生活垃圾、废边角料、不合格品、废离子交换树脂、制胶废水沉淀池沉渣、一体化污水处理污泥、化粪池污泥、机修产生的废机油、废油桶、印刷产生的水墨废渣、废压滤机滤布、废包装桶等。

1）生活垃圾

①生活垃圾

生活垃圾主要来源于员工日常办公生活，项目劳动定员47人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为23.5kg/d，7.05t/a。产生的生活垃圾经垃圾桶定点收集后，委托环卫部门清运处置。
2）一般固废

①废边角料和不合格品
本项目瓦楞纸板分纸、模切过程会产生一定量的边角料和不合格产品，主要成分为瓦楞纸。根据建设单位提供资料，产生量约为原料5%，则产生量约为500t/a。边角料捆绑收集后暂存于车间内，定期外售给造纸厂作为原料综合利用。
②废离子交换树脂
项目软水制备过程产生一定量的废离子交换树脂。离子交换树脂的使用年限一般为3年，需要更换时由厂家进行更换，每次更换量为0.1t。根据《国家危险废物名录》（2025年版），锅炉房软水制备更换的离子交换树脂不在名录内，不属于危险废物。本项目的废离子交换树脂由软水器厂家进行更换、回收处理。
③制胶废水沉淀池沉渣
洗胶机清洗废水暂存于制胶废水沉淀池，经沉淀后循环使用不外排。沉淀池底部沉渣产生量约为淀粉用量的1%，项目年用淀粉80吨，则沉渣约为0.8t/a。沉渣主要成分为淀粉，随冲洗水抽至制胶机回用于制胶，循环使用。
④一体化污水处理设施污泥
由于本次不新增劳动定员，化粪池污泥和原有项目一致，产生量为0.01t/a。
根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，一体化污水处理设施污泥产生量按照4.57t/万t废水计算，项目生活污水产生量为570m3/a，则一体化污水处理污泥产生量约为0.26t/a。上述2种污泥委托环卫部门定期清掏处置。
3）危险废物

①废机油

项目机械设备需要使用机油进行润滑，在机械维修、保养过程中会产生一定量的废机油，产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）危险废物代码编号为HW08，废物代码为900-214-08，废机油桶属于HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码：900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物），集中收集后分区暂存于危废暂存间，定期玉溪同磊再生资源回收有限公司清运处置。

②水墨废渣
项目印刷清洗废水经水墨污水处理系统处理后，会有水墨废渣产生，产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），水墨废渣属于“HW12 染料、涂料废物”中的“264-012-12其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥和蒸发处理残渣（液）”，属于危险废物。水墨废渣经收集桶收集后暂存于危险废物贮存间，委托玉溪同磊再生资源回收有限公司清运处置。

③废压滤机滤布

项目采用压滤机对印刷机清洗废水中的色渣进行处理，根据使用要求需定期更换滤布。根据建设单位提供资料，滤布约1月更换一次，废滤布产生量约为0.08t/a。因滤布沾有水墨废渣，属于“HW49 其他废物中900-041-49含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”故按危险废物处置。统一收集后暂存于危险废物贮存间，委托玉溪同磊再生资源回收有限公司清运处置。

④废水墨桶

项目年用水墨35吨，20kg/桶，废水墨包装桶年产生量为1750个，单个桶重约0.4kg，则废水墨包装桶产生量约为0.7t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），产生的废水墨包装桶油属于“HW49 其他废物”中的“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，属于危险废物。废水墨包装桶统一收集后暂存于危险废物贮存间，委托玉溪同磊再生资源回收有限公司清运处置。
⑤废活性炭
a.废水处理产生的废活性炭
印刷冲洗废水经活性炭过滤产生少量废活性炭，产生量约为0.3t/a。
b.废气治理产生的废活性炭
根据前文计算废活性炭产生量约为4t/a。

根据《国家危险废物名录》（2025版），本项目产生的废活性炭属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-039-49”（烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭），收集后分区暂存于危废暂存间委托玉溪同磊再生资源回收有限公司妥善处置。
（3）危废间管理要求
项目已建设1间危险废物贮存间，为占地15m2的封闭建筑，本次对防渗及标志牌进行整改，其建设和暂存要求需满足以下几点：

1）一般规定
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

2）存储库
①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

3）容器和包装物污染控制要求
①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

4）转运和处置
项目危险废物转运和处置须严格遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移联单管理办法》等法规要求。危险废物应按类别分类存放于专用防渗、防漏、防雨的贮存设施，配备明显警示标识；转运前需规范包装，选用符合标准的专用容器，委托具备相应资质的运输单位，使用密闭防泄漏专用车辆，全程落实转移联单制度，确保转运轨迹可追溯。处置环节需委托持有危险废物经营许可证的单位，根据废物特性采用焚烧、安全填埋或资源化利用等合规方式处理，严禁非法倾倒、处置。同时建立完整台账，详细记录危险废物产生、转运、处置的种类、数量、去向等信息，定期开展设施检查与风险排查，保障全流程合规安全。
5.地下水、土壤
（1）地下水

1）污染源

项目地下水和土壤污染源为隔油池、化粪池、一体化污水处理设施、一体化水墨废水处理系统等。
2）污染物类型

隔油池、化粪池、一体化污水处理设施、一体化水墨废水处理系统、锅炉废水收集池、制胶废水沉淀池、印刷废水收集池污染因子主要是CODcr、BOD5、SS、总磷、氨氮。
3）污染途径

本项目对地下水、土壤环境可能产生影响的环节主要有：

①一体化水墨废水处理系统及收集管道防渗破损导致生产废水直接排放，渗透地下水和土壤。

②隔油池、化粪池、一体化污水处理设施、锅炉废水收集池、制胶废水沉淀池、印刷废水收集池破损导致生活污水直接排放，渗透地下水和土壤。
4）分区防控措施

根据分析无需开展跟踪监测，为了进一步缓解项目对周围地下水、土壤环境的影响，环评要求按下述要求实行分区防渗要求：
表4-18  项目污染防渗分区及要求一览表
防渗分区

项目构筑物及设施名称
防渗技术要求
重点防渗区

危险废物贮存间、印刷废水收集管道
危废间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的防渗要求进行防渗设计，已设置收集沟及收集井等，印刷废水收集和回用管道须满足2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）
一般防渗区

化粪池、隔油池、一体化污水处理设施、一体化水墨废水处理设施、锅炉废水收集池、制胶废水沉淀池、印刷废水收集池等
已做防渗，等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s

简单防渗区

厂房地面、厂区道路

已采用混凝土硬化

6.环境风险

（1）风险源
项目涉及危险物质分布、影响途径及环境风险防范措施情况如下。
表4-19  危险物质分布、影响途径及环境风险防范措施情况一览表

名称

最大储存量/t
危险特性

分布情况

可能影响途径

环境风险防范措施

废机油

0.02
遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险

危废间
泄漏、燃烧

危险废物贮存间设置重点防渗措施（防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），设置导流沟和集液池

废水墨
0.8
泄漏污染
危废间
泄漏
天然气
/
火灾、爆炸
天然气管道
泄漏、燃烧
1.严格按规范进行设计、施工和运行管理，落实工程设计的防范措施。

2.天然气输送管道需安装气体泄漏监测仪、截止阀等风险防范措施。
废活性炭

4.3
有毒有害
装入箱体储存放置于危废间
泄露
收集后分区暂存于危废暂存间，危废暂存间设置重点防渗措施，同上。
Q值计算：

项目风险物质Q值见下表：

表4-20  项目危险物质Q值核算表

序号

危险物质名称

CAS号

最大储存量（t）

临界量（t）

Q值

1

废机油
/

0.1
2500

0.00004
2
天然气（主要成分甲烷）

74-82-8

0.00007
10
0.000007
3
废水墨沾染物
/
0.8
50
0.016
4
废活性炭
/
4.3
50
0.086
合计

0.102047
根据建设单位提供资料，DN80不锈钢管（内径≈77mm），从调压箱切断阀到锅炉燃烧器总管长约20m，工作压力（表压）1kPa，常温20℃，天然气（按甲烷为主）标况密度取ρ₀≈0.717～0.75kg/Nm3（本项目保守取0.75）

①V=π/4×0.0772×20≈0.093m3，②m=0.093×0.75≈0.07kg=0.00007t
根据计算项目Q值为0.102047＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3小节，风险潜势为Ⅰ。

（2）环境风险影响分析

①火灾事故影响分析

厂区生产、用电设施一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，消防水等将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境、土壤环境的污染。

②泄漏事故影响分析

危废间、隔油池、化粪池、一体化污水处理设施、一体化水墨废水处理设施、锅炉废水收集池、制胶废水沉淀池、印刷废水收集池等防渗破损废水下渗，从而造成水环境、土壤环境的污染。
（3）风险防范措施
①定期检查检修生产设备，防止生产过程中物料发生跑冒滴漏；由专人负责环境保护工作，制定环保设施运行维护台账，定期委托有资质单位对项目外排废气进行检测，确保各项污染物达标排放。

②危废间已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求设置，已设置防晒、防雨淋等装置，对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内，同时在危险废物储存区设置警示标牌。
③车间电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。生产区严禁烟火，对厂区电线定期检修维护，避免因电线老化引起火灾。

④天然气管道要设置安全管理标识（包括管道名称、走向、管理单位及联系方式等），防止发生误挖事件，用气单位管道阀门要有二级安全保障，便于在紧急情况下迅速切断气源。
⑤加强安全管理，原有项目已制定突发环境事件应急预案，本项目建成后及时更新应急预案，按照应急预案要求配备应急设施和资源，落实风险防范和应急处置措施并及时更新修订应急预案。
在采取本评价提出的风险防范措施后，本项目环境风险水平在可接受范围内，从环境风险的角度分析，本项目建设可行。

表4-21   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
五层纸板生产线技改项目

建设地点
玉溪市江川区星云街道上头营村李湖塘
地理坐标
E102°30′57.522″, N24°15′17.711″
主要危险物质及分布
主要危险物质主要为废机油、废印刷沾染物、废水性油墨桶、水墨废渣，分区暂存于危废间。
环境影响途径及危害后果
废机油遇明火可能发生火灾，隔油池、化粪池、一体化污水处理设施、一体化水墨废水处理系统、锅炉废水收集池、制胶废水沉淀池、印刷废水收集池等防渗破损废水下渗，从而造成水环境、土壤环境的污染

风险防范措施要求
防火、防渗、制定完善的应急预案

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行，项目环境风险可防控。
7.竣工环境保护验收

本项目环保措施应当与整合主体工程同时设计、同时施工和同时投产，环保设施按照建设项目竣工环境保护验收管理办法，工程完成后在规定时间内建设单位应向当地环保部门提出申请环保设施竣工验收，同时提交竣工环境保护验收调查报告。
表4-22  项目环保设施竣工验收一览表

项目

验收对象

治理措施

验收标准

大气污染防治措施

天然气锅炉废气排放口（DA001）
自带低氮燃烧器+1根13m高排气筒
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准
印刷废气排放口（DA002）
集气罩+二级活性炭吸附
《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表1
厂界印刷废气、制胶投料粉尘
加强通风，定期打扫
《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值
厂区内废气
《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值
噪声防治措施

生产车间

选用低噪设备、安装减震垫、厂房隔音、风机加装消声器、合理布置生产设备
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
废水防治措施

生产废水

印刷废水收集池+一体化水墨废水处理设施（DW002）
/
制胶废水沉淀池
锅炉排污水、软水制备废水、生活污水

锅炉废水收集池、隔油池、化粪池、一体化污水处理设备（DW001），中水池。
《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化标准
固废防治措施

生活垃圾及一般固废
生活垃圾使用垃圾桶定点收集后由环卫部门清运处置；废边角料、不合格品外售给造纸厂作为原料综合利用；废离子交换树脂由软水器厂家进行更换、回收处理；一体化污水处理设施、化粪池污泥定期由环卫部门定期清掏处置；制胶废水沉淀池沉渣晾干后回用于制胶。
处置率100%

废机油
设置1间15m2危险废物贮存间，使用收集桶分区分类收集废机油、废印刷沾染物、废水性油墨桶、水墨废渣，暂存于危险废物贮存间内，委托玉溪同磊再生资源回收有限公司。
土壤及地下水污染防治措施
危险废物贮存间作为重点防渗区，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；一般防渗区：化粪池、隔油池、一体化污水处理设施、一体化水墨废水处理设施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。其他区域为简单防渗区，水泥地面硬化。
8.污染物排放“三本账”
项目建设前后污染物排放“三本账”见表4-23。
表4-23  项目建设前后污染物排放“三本账”表      单位t/a
污染物类型

污染物名称

现有工程排放量
本次工程排放量
以新带老削减量
全厂排放量
污染物排放量增减变化
废气

颗粒物
0.5475
0.047
0.5475
0.047
-0.5005
二氧化硫
2.33
0.016
2.33
0.016
-2.314
氮氧化物
1.66
0.32
1.66
0.32
-1.34
非甲烷总烃
0.082
0.24
0.082
0.24
+0.158
废水
生活污水
0
0
0
0
0
生产废水
0
0
0
0
0
固废
生活垃圾
7.05
0
0
7.05
0
废边角料和不合格品
200
500
200
500
+300
制胶废水沉淀池沉渣
0.25
0.8
0.25
0.8
+0.55
锅炉软水系统废离子交换树脂
0.05
0.1
0.05
0.1
+0.05
化粪池污泥
0.1
0
0
0.1
0
一体化污水处理设施污泥
/
0.26
0
0.26
+0.26
煤渣
240
0
240
0
-240
水墨废渣
0.005
0.02
0.005
0.02
+0.015
废压滤机滤布
/
0.08
/
0.08
+0.08
废水墨桶
0.2
0.7
0.2
0.7
+0.5
废机油及油桶
0.05
0.1

0.05
0.1
+0.05
废活性炭
0
4.3
0
4.3
+4.3
9.自行监测要求
根据前文分析，项目自行监测要求汇总如下表。

表4-24  自行监测方案汇总一览表
监测项目

监测点位

监测指标

监测频率

执行标准

废气

有组织

废气排放口（DA001）
NOx
1次/月
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准
颗粒物、SO2、烟气黑度

1次/年
印刷废气排放口
非甲烷总烃
1次/年
《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）
无组织
厂界上风向1个参照点、下风向3个监控点
非甲烷总烃、颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值
臭气浓度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建
印刷车间外监控点
非甲烷总烃
1次/年
《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值
噪声

厂界四周
等效连续A声级
1次/季
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	天然气锅炉废气排放口（DA001）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	自带低氮燃烧器+1根13m高排气筒（DA001）
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准

	
	印刷废气排放口（DA002）
	非甲烷总烃
	集气罩+二级活性炭吸附
	《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表1

	
	厂界印刷废气、制胶投料粉尘
	颗粒物、非甲烷总烃
	加强通风，定期打扫
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值

	
	厂区内废气
	非甲烷总烃
	
	《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

	地表水环境
	生产废水
	COD、BOD5、氨氮、石油类
	印刷废水收集池（3m3）+一体化水墨废水处理设施（DW002，3m3/d）
	/

	
	
	SS
	制胶废水沉淀池（1m3）
	/

	
	锅炉排污水、软水制备废水、生活污水
	pH、SS、BOD5、CODcr、氨氮等
	锅炉废水收集池（1m3）、隔油池（1m3）、化粪池（20m3）、一体化污水处理设备（DW001，3m3/d），中水池（3m3）
	《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化标准

	声环境
	生产设备
	等效连续A声级
	距离衰减、减震、厂房隔声、合理布置生产设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准限值

	固体废物
	生活垃圾使用垃圾桶定点收集后由环卫部门清运处置；废边角料、不合格品外售给造纸厂作为原料综合利用；废离子交换树脂由软水器厂家进行更换、回收处理；一体化污水处理设施、化粪池污泥定期由环卫部门定期清掏处置；制胶废水沉淀池沉渣晾干后回用于制胶。

废机油、废印刷沾染物、废水印油墨桶、水墨废渣，暂存于危险废物贮存间内，委托玉溪同磊再生资源回收有限公司。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：危险废物贮存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的防渗要求进行防渗设计，已设置收集沟及收集井等，印刷废水收集和回用管道须满足2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）。
一般防渗区：化粪池、隔油池、一体化污水处理设备、一体化水墨废水处理系统、锅炉废水收集池、制胶废水沉淀池、印刷废水收集池等按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中技术要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s进行防渗。

（2）简单防渗区：生产生活区、道路等，防渗技术要求为地面硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①定期检查检修生产设备，防止生产过程中物料发生跑冒滴漏；由专人负责环境保护工作，制定环保设施运行维护台账，定期委托有资质单位对项目外排废气进行检测，确保各项污染物达标排放。

②危废间已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求设置，已设置防晒、防雨淋等装置，对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内，同时在危险废物储存区设置警示标牌。

③车间电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。生产区严禁烟火，对厂区电线定期检修维护，避免因电线老化引起火灾。

④天然气管道要设置安全管理标识（包括管道名称、走向、管理单位及联系方式等），防止发生误挖事件，用气单位管道阀门要有二级安全保障，便于在紧急情况下迅速切断气源。

⑤加强安全管理，原有项目已制定突发环境事件应急预案，本项目建成后及时更新应急预案，按照应急预案要求配备应急设施和资源，落实风险防范和应急处置措施并及时更新修订应急预案。

	其他环境管理要求
	1、环境管理

建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价中提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的关系，具体管理内容如下：

（1）项目在建设和运行中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地生态环境主管部门的要求及时反映发生的环保问题，接受生态环境主管部门的检查监督。

（2）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。

（3）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。

2、排污许可证办理

根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）本项目属于登记管理企业。本项目应当在启动运行或者发生实际排污之前，向玉溪市生态环境局申请取得排污许可证。

3、排污口规范化设置

排放口应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。排放口排污标识牌设置应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。




六、结论

	本项目建设符合国家现行的产业政策，符合“生态环境分区管控”相关规定；项目选址和布局合理，与周围环境相容，所在区域环境质量现状良好，各项污染物治理措施属于可行技术，生产中产生的各种污染物均得到有效地治理，项目在建设和生产中必须严格落实本评价及设计提出的各项环境保护措施，加强生产和环境保护管理，各污染物均达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目建设可行。




附表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.5475t/a
	0
	0
	0.047t/a
	0.5475t/a
	0.047t/a
	-0.5005t/a

	
	二氧化硫
	2.33t/a
	0
	0
	0.016t/a
	2.33t/a
	0.016t/a
	-2.314t/a

	
	氮氧化物
	1.66t/a
	0
	0
	0.32t/a
	1.66t/a
	0.32t/a
	-1.34t/a

	
	非甲烷总烃
	0.082t/a
	0
	0
	0.24t/a
	0.082t/a
	0.24t/a
	+0.158t/a

	废水
	废水量
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	7.05t/a
	0
	0
	0
	0
	7.05t/a
	0

	
	废边角料和不合格品
	200t/a
	0
	0
	500t/a
	200t/a
	500t/a
	+300t/a

	
	制胶废水沉淀池沉渣
	0.25t/a
	0
	0
	0.8t/a
	0.25t/a
	0.8t/a
	+0.55t/a

	
	锅炉软水系统废离子交换树脂
	0.05t/a
	0
	0
	0.1t/a
	0.05t/a
	0.1t/a
	+0.05t/a

	
	化粪池污泥
	0.1t/a
	0
	0
	0
	0
	0.1t/a
	0

	
	一体化污水处理设施污泥
	/
	0
	0
	0.26t/a
	0
	0.26t/a
	+0.26t/a

	
	煤渣
	240t/a
	0
	0
	0
	240t/a
	0
	-240t/a

	危险废物
	水墨废渣
	0.005t/a
	0
	0
	0.02t/a
	0.005t/a
	0.02t/a
	+0.015t/a

	
	废压滤机滤布
	/
	0
	0
	0.08t/a
	/
	0.08t/a
	+0.08t/a

	
	废水墨桶
	0.2t/a
	/
	/
	0.7t/a
	0.2t/a
	0.7t/a
	+0.5t/a

	
	废机油及油桶
	0.05t/a
	/
	/
	0.1t/a
	0.05t/a
	0.1t/a
	+0.05t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	4.3t/a
	/
	4.3t/a
	+4.3t/a


建设项目污染物排放量汇总表
注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

纸板预热、烘压
锅炉
8t/d
蒸汽
损耗0.8t/d
蒸汽冷凝后返回锅炉循环使用7.2t/d



_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.vsd
�

压滤系统



_1234567908.unknown

_1234567906.vsd
�

化粪池


生活污水


格栅


调节池


水解酸化池


生物接触氧化池


沉淀池


清水池


回用绿化


过滤器


一体化污水处理设施


锅炉废水



_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

纸板预热、烘压
锅炉
16t/d
蒸汽
损耗1.6t/d
蒸汽冷凝后返回锅炉循环使用14.4t/d



卷筒纸
进纸
粘合
产品
N
自来水
纵切

木薯淀粉胶
烘压
横切
N、S1
N、S2
木薯淀粉、硼砂、烧碱、水、抗水剂、粘合剂
投料、混合
T1
预热
天然气锅炉
蒸汽
天然气

13m排气筒（DA001）
S6
软水制备
G1
锅炉废水收集池
制胶废水沉淀池
W1
W2
印刷
粘箱
模切
钉箱
捆箱、打包入库
N
N
N
图例：
W  废水         
G 有组织废气
T 无组织废气
S 固废 
N 噪声
整个过程伴随噪声 产生
流程
产污环节
蒸汽输送
回用
冷凝水
N、S3
G2
N、S5
N
N
冲洗废水回用制胶
瓦楞成型
N
N
印刷废水收集池
一体化水墨废水处理设施（DW002）
W3
W3
成品彩色胶面、木薯淀粉胶
一体化污水处理设施（DW001）
厂区绿化
钉箱
捆箱、打包入库
集气罩
二级活性炭吸附
15m高排气筒（DA002）
彩箱生产
普箱生产



卷筒纸
进纸
粘合
产品
N
自来水
纵切

木薯淀粉胶
烘压
横切
N、S1
N、S2
木薯淀粉、硼砂、烧碱、水、抗水剂、粘合剂
投料、混合
T1
预热
燃煤锅炉
蒸汽
煤炭

水膜除尘
S6
软水制备
G1
收集池
收集池
W1
W2
印刷
N
N
N
图例：
W  废水         
G 有组织废气
T 无组织废气
S 固废 
N 噪声
整个过程伴随噪声 产生
流程
产污环节
蒸汽输送
回用
冷凝水
T2、S4
N
冲洗废水回用制胶
瓦楞成型
N
N
印刷废水收集池
W3
钉箱
捆箱入库
24m高排气筒



生产线主体工程
设备安装及环保工程
工程验收
投入使用
扬尘、燃油尾气、废水、噪声、固废
废水、噪声、固废



新鲜水
4.86
其他生活用水
2.13
1.88
1.5
食堂用水
损耗0.38
0.02
损耗0.004
隔油池
0.016
化粪池
0.016
制胶用水
进入产品
印刷机清洗用水
损耗0.01
蒸汽损耗1.6
软水制备系统
0.01
印刷废水收集池
0.11
16
0.8
锅炉
管道
14.4
0.11
锅炉废水收集池
0.1
1.7
制胶机清洗用水
0.02
损耗0.02
制胶废水沉淀池
0.08
0.08
生产线
一体化油墨废水处理设施
0.11
14.4
0.43
一体化污水处理设施
1.516
2.046
0.53
中水池



新鲜水
1474.2
其他生活用水
639
564
450
食堂用水
损耗114
6
损耗1.2
隔油池
4.8
化粪池
4.8
制胶用水
进入产品
印刷机清洗用水
损耗3
蒸汽损耗480
软水制备系统
3
印刷废水收集池
33
4800
240
锅炉
管道
4320
33
锅炉废水收集池
30
510
制胶机清洗用水
6
损耗6
制胶废水沉淀池
24
24
生产线
一体化油墨废水处理设施
33
4320
129
一体化污水处理设施
454.8
厂区绿化
613.8
16.2
159



新鲜水
5.742
其他生活用水
2.13
1.88
1.5
食堂用水
损耗0.38
0.02
损耗0.004
隔油池
0.016
化粪池
0.016
制胶用水
进入产品
印刷机清洗用水
损耗0.01
蒸汽损耗1.6
软水制备系统
0.01
印刷废水收集池
0.11
16
0.8
锅炉
管道
14.4
0.11
锅炉废水收集池
0.1
1.7
制胶机清洗用水
0.02
损耗0.02
制胶废水沉淀池
0.08
0.08
生产线
一体化油墨废水处理设施
0.11
14.4
0.43
一体化污水处理设施
1.516
厂区绿化
2.046
0.882
0.53



