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玉环审〔2026〕1—76号


玉溪市生态环境局
关于云南品润纸业有限公司品润纸业生产线
技改升级项目环境影响报告书的批复

[bookmark: _Hlk215497156]云南品润纸业有限公司：
你公司申请报批的《品润纸业生产线技改升级项目环境影响报告书》及相关附件材料（以下简称《报告书》）收悉。2026年5月13日，经市生态环境局局长专题会研究同意，现批复如下：
一、项目基本情况
该项目位于云南华宁产业园区新庄片区。项目取得了华宁县发展和改革局核发的《投资项目备案证》（华发改投资〔2025〕275号），项目代码：2508-530424-04-01-395012，总投资650万元，其中环保投资59万元。项目在原云南金晨纸业有限公司年产2万吨高档生活用纸生产线上进行改建，拟加入废纸与商品木浆按照比例进行生产，对现有水力破浆机、污水处理站进行改造，淘汰备浆车间圆盘磨浆机，淘汰造纸车间内原有的1台老旧造纸设备，其他公辅、储运及环保工程等均依托现有设施，项目改建后形成年产1.8万吨生活用纸的生产规模。
在全面落实生态环境保护法律法规、《报告书》和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，根据《报告书》《专家评审意见》及技术评估结论，该项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告书》的环境影响评价结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应当落实生态环境保护主体责任，防止、减少环境污染和生态破坏，对《报告书》的内容和结论负责，对所造成的生态环境损害依法承担责任。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作：
（一）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。施工期采取洒水降尘、道路清扫、物料遮盖、封闭车辆运输、合理安排施工时间等措施减缓对周围环境的不良影响；确保项目施工扬尘无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的要求，施工噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）规定的要求。
（二）全面落实清洁生产要求。在设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”目标定位和循环经济、清洁生产理念，采用国内外成熟可靠、技术先进、环境友好工艺技术方案，选用优质装备和原材料，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量，单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标应达到国内同行业先进水平。
（三）加强废气污染防治，确保大气污染物达标排放。项目现有20吨/小时燃煤锅炉排放的废气经布袋除尘+脱硫塔处理后，由1根45米高的排气筒排放，其颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放浓度须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的标准要求；对污水处理站产生的臭气进行收集通过生物除臭装置处理后，由1根不低于15米高的排气筒排放；切实加强生产过程中无组织排放废气的污染控制，特别加强无组织排放恶臭气体的控制，确保臭气、NH3和H2S无组织排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的相应标准要求，颗粒物无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的浓度限值要求。
（四）严格落实水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流原则，建设排水、污水处理和回用系统，确保污水处理工艺、处理规模满足要求。项目产生的所有生产废水、生活污水经收集排入现有的处理规模为1500立方米/日的废水处理站处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准和华宁县污水处理厂规定的进水水质要求的最严限值后，尽量回用于生产，剩余部分方可排入园区污水管网，进入华宁县污水处理厂处理；项目厂区须设置1个容积不低于400立方米的事故池和1个容积不低于600立方米的初期雨水收集池，并确保事故池正常情况下处于空置状态。
（五）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治；严格按照《报告书》提出的分区防渗措施和要求，对项目重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行防渗处理，防止地下水污染，防渗工程结束后自行组织验收并建立健全相关工作台账记录，存档备查；严格按照《中华人民共和国地下水保护条例》《环境影响评价技术导则 地下水环境》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全；加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染土壤和地下水；加强土壤和地下水环境监测，建立完善的土壤和地下水监测制度，根据污染源分布和地下水径流方向，优化监控井设置，确保及时发现厂区渗漏情况并采取补救措施，一旦发现地下水监测井的水质发生异常，应及时启动应急预案，并及时上报当地生态环境主管部门，落实土壤污染防治相关要求，减少对土壤和地下水的不利环境影响。
（六）严格落实声环境保护措施。选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振、加强绿化等降噪措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，降低噪声对周围环境的影响。
（七）严格落实固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类收集、处理处置，确保不造成二次污染。工业固体废物应尽量进行综合利用；一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理；废矿物油等危险废物暂存于危废暂存库；危险废物应严格按照国家有关规定进行收集、运输、暂存、处置和管理，建立管理台账，存档备查，危险废物暂存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理，危险废物委托有资质的单位定期进行处置，严格执行《危险废物转移管理办法》及相关要求，强化各环节的环境保护措施，切实防止管理不当造成的二次污染。
（八）加强环境风险防范和管理。建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生；做好项目与产业园区环境风险防范工作的有效衔接，形成区域联防联控应急体系；按照《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，严格落实厂区及周边各项环境风险防范措施与事故应急措施，制定突发环境事件应急预案并报玉溪市生态环境局华宁分局备案，开展必要的应急培训、宣传和演练。
（九）严格落实《报告书》提出的各项“以新带老”措施。针对原有项目存在的环境问题，制定、实施环境治理方案并认真组织实施，要求各项整改措施在项目投入运营前完成。
（十）切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。
三、项目在实际排污行为发生之前，应按照《排污许可管理办法》规定办理排污许可手续，未取得排污许可手续的，不得排放污染物，项目运行应符合排污许可管理的相关要求。应当按照自行监测技术指南，编制自行监测方案，按照排污许可规定和有关标准规范，依法开展自行监测，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。按照《污染源自动监控管理办法》等有关规定，定期对现有在线监测装置进行比对监测和校准；按照有关规定建设规范化污染物排放口并设置标志牌。
四、严格落实“三同时”制度。你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理机制，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。
五、严格落实污染物排放总量控制规定和各项措施。根据《报告书》测算，改建项目完成后，其大气、水污染物排放总量均少于原项目《排污许可证》核定的总量，项目大气污染物排放量初步核定为：氮氧化物21.4吨/年、二氧化硫17.92吨/年、颗粒物2.58吨/年，由玉溪市生态环境局华宁分局纳入污染物排放总量控制计划，其废水排放总量指标纳入华宁县污水处理厂统一考核。
六、《报告书》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设；《报告书》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，应当报我局重新审核；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的《报告书》情形的，应当组织开展环境影响后评价，采取改进措施，按规定备案。
七、玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境局华宁分局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收、日常运行等执法监管工作。


2026年5月14日





















抄送：玉溪市生态环境保护综合行政执法支队，玉溪市生态环境局华宁分局，云南佳源环境工程评估有限公司，云南畅泓环境技术工程有限公司。
玉溪市生态环境局办公室                  2026年5月14日印发
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