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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产1500吨阴阳角线项目

	项目代码
	2604-530422-04-01-908965

	建设单位联系人
	周俊伟
	联系方式
	13658871665

	建设地点
	云南澄江产业园区提古片区

	地理坐标
	（N24度44分25.346秒，E102度51分17.132秒）

	国民经济

行业类别
	塑料板、管、型材制造（C2922）
	建设项目
行业类别
	二十六、“橡胶和塑料制造业29”中的“53塑料制造业292”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	澄江市发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	项目代码：2604-530422-04-01-908965

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	15.1

	环保投资占比（%）
	15.1
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	2200

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉及环境敏感程度，确定专项评价的类别。专项评价设置情况见下表。
表1-1专项评价设置情况表
专项评价类别
设置原则
本项目情况
是否设置专项评价
大气
排放废气中含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气，且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
本项目排放的废气不属于《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物。
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
食堂废水通过油水分离器处理后，与其他生活污水一同排入化粪池预处理后排入污水处理站处理，处理后回用于绿化和道路扫洒，本项目不新增工业废水直排。
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。
项目风险物质为废润滑油。存储量与临界量比值（Q）为0.00002<1，不设环境风险专项评价。
否

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
项目用水由市政供水管网供给，不直接从河道取水。项目不设置生态专项；不设海洋专项。
否

海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
项目不向海洋排放污染物。
否

注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ
169）附录B、附录C。
由上表可知，项目不设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《云南澄江产业园区总体规划【修编】（2021-2035）》
审批机关：玉溪市人民政府

审批文件名称及文号：《玉溪市人民政府关于云南澄江产业园区总体规划修编（2021-2035）的批复》（玉政复〔2023〕8号）

	规划环境影响
评价情况
	规划环评文件名称：《云南澄江产业园区总体规划【修编】（2021-2035）环境影响报告书》
召集审查机关：玉溪市生态环境局

审查文件名称及文号：《玉溪市生态环境局关于云南澄江产业园区总体规划〔修编〕（2021-2035）环境影响报告书审查意见的函》（玉市环函〔2022〕27号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	一、与云南澄江产业园区规划符合性分析
规划概况：根据《云南澄江产业园区总体规划[修编]（2021-2035》，澄江产业园区规划总面积为15.73平方公里，规划期限为2021年-2035年，按照“一园、一轴、三片”进行空间布局，包括九村片区、提古片区、牛场片区；园区产业主导布局以能源新材料为主导产业，推动磷化工产业绿色转型升级，并以生物资源加工、装备制造为辅助产业。
提古片区规划面积1.19平方公里，位于提古社区的澄马公路东西两侧以及呈澄高速东侧区域范围内。提古片区的功能定位为：生物资源加工基地。

本项目位于云南澄江产业园区提古片区，根据《云南澄江产业园区总体规划[修编]（2021-2035）》中提古片区的功能定位为：主要发展生物资源加工产业，严禁《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘•汰类及限制类项目入驻、严禁《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高污染项目，本项目属于塑料制品制造，不属于产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘•汰类及限制类项目以及《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高污染项目。项目于2026年3月27日取得云南澄江产业园区管理委员会开具的入园证明（见附件3），2026年3月30日通过澄江市发展和改革局备案（备案号：2604-530422-04-01-908965）（见附件4），同意项目入驻云南澄江产业园区提古片区，因此本项目符合提古片区的性质定位，符合园区规划要求。

二、与《云南澄江产业园区总体规划[修编]（2021-2035）环境影响报告书》符合性分析

表1-2本项目与规划环评入驻企业相关环保要求的符合性分析

项目

规划环评环保要求

本项目符合性分析

是否符合

产业布局
规划产业布局

提古片区定位：装备制造及生物资源加工
项目于2026年3月27日已取得云南澄江产业园区管理委员会出具的项目入园申请同意证明（见附件3），同意证明中明确“项目符合园区规划”，同意项目入驻云南澄江产业园区提古片区。项目属于塑料制品制造，与产业定位不冲突。
符合
规划产业园区管控单元及管控要求（九村片区东溪哨组团以外区域、牛场片区、提古片区）
产业布局约束
1、入驻项目须符合国家及云南省相关产业政策、符合园区规划产业布局；严禁《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类及限制类项目入驻；严禁《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高污染行业入驻；
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》文件中淘汰类、限制类的项目，也不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高污染行业。

符合
2、严格控制大型的以排放废气和废水为主的企业入园；
本项目产生的废气主要为投料粉尘，挤出废气，废气产生量较小；生活污水产生量较小，依托房东污水处理站处理后回用于绿化与道路扫洒。
符合
污染物排放管控
3、根据入驻项目行业特点，加大工业用水的重复利用率和中水回用率；
本项目产生的生活废水均全部排入房东自建污水处理站，处理达标准后，回用于绿化和道路扫洒。
/
4、九村片区、牛场片区进入园区污水厂处理的废水处理达标后尽可能在园区范围回用，回用不完外排的废水污染物排放量不得超出污水厂的排放总量；
本项目不涉及九村片区、牛场片区。
符合
5、提古片区无排水条件，片区必须以污水全部回用不外排可行性作为产业发展基础，在未解决片区污水全部回用不外排前提下，暂停实施该片区涉及排放生产废水的相关产业。
本项目位于提古片区，产生的生活废水均全部排入房东自建污水处理站，处理达标准后，回用于绿化和道路扫洒。
/
环境风险防控
6、不得布置日常储量构成重大危险源的项目；
项目涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要为润滑油，未达到《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中油类物质的临界量2500t，润滑油临界量0.05t，不属于重大危险源。
符合
7、入驻企业根据本评价地下水分区管控要求进行管控。
本项目租用云南星宗安消防设备有限公司厂房及配套设施，依托的化粪池及污水处理站已经按照一般防渗区进行防渗处理，本项目建成后，危废暂存间按照重点防渗区进行防渗。
符合
项目入驻原则
1）符合国家及云南省相关产业政策：规划区引进的项目，其工艺、规模、产品、选址应符合国家及云南省相关产业政策、园区产业结构和功能布局要求；不符合产业政策及园区产业规划的企业尽快淘汰、搬迁、或停产、转型。

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目。2022年3月21日，澄江市发展和改革局对本项目进行备案，项目代码：2604-530422-04-01-908965（见附件4），项目符合国家产业政策。
符合
2）引进的项目，应有利于推进园区产业结构调整，有利于规划目标的达成；

项目于2026年3月27日已取得云南澄江产业园区管理委员会出具的项目入园申请同意证明（见附件3），同意证明中明确“项目符合园区规划”，同意项目入驻云南澄江产业园区提古片区。项目与区域产业定位不冲突，有利于规划目标的达成。
符合

3）资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上；

项目采用节能高效率设备，仅涉及电能，能够节约能源资源。生活污水、废气、固废均严格按照环评要求处理，生产产排污降到了较低水平。
符合
4）环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染、耗水少、工业用水重复利用率高的企业；
本项目各污染物均达标排放，耗水量少，本项目为塑料制品行业，本项目产生的生活污水依托房东污水处理站处理，处理达标准后，回用于绿化与道路扫洒。
符合
5）协调发展原则：引进的项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。

本项目的建设有利于当地经济发展，项目各污染物均达标排放，不会降低区域环境质量。
符合

环境准入负面清单
①不符合园区规划产业的项目；

本项目位于澄江产业园区提古片区，于2026年3月27日已取得云南澄江产业园区管理委员会出具的项目入园申请同意证明（见附件3），与产业定位不冲突。

符合
②属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》、《外商投资产业指导目录（2015修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》等文件中淘汰类的项目，《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高污染行业、以及属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》等文件内的建设项目，一律禁止引入园区；

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》、《外商投资产业指导目录（2015修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》等文件中淘汰类的项目，也不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高污染行业以及属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》等文件内的建设项目。

符合
③单位产值水耗、能耗、污染物产生和排放量等清洁生产指标低于国内平均水平的产业（项目）。

本项目能源仅使用电能，冷却水循环使用水耗较少，污染物经过控制产排，排放均符合排放标准要求
符合
规划环评环保要求
大气环境影响减缓措施

1、入园企业工艺设计应优先选用清洁的工艺和原辅材料，采用先进的技术和装备，减少废气污染物产生量；生产过程排出的工艺废气应优先回收利用或综合利用，不能回收利用或综合利用的废气应采取净化处理措施；

入园企业废气治理方案应优先选择避免产生二次污染的工艺和技术，有二次污染产生时应对污染物进行治理；

入园企业产生有毒有害废气、粉尘、恶臭、酸雾、挥发性有机物等气态物质的生产装置宜选用密闭的工艺设备或设施；产生大气污染物的生产工艺或装置应设置局部或整体气体收集系统和净化处理装置。

本项目工艺设计优先选用清洁的工艺和原辅材料，采用先进的技术和装备，减少废气污染物产生量；生产过程产生的有机废气采用二级活性炭吸附设备进行处理达标后外排，不会产生二次污染，产生大气污染物均得到收集系统收集并进行处理。
符合

地表水环境影响减缓措施

（1）入园企业应优先选用清洁原料，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废水综合利用技术，减少废水污染物产生。

（2）入园企业在满足企业用水安全的前提下，应控制新鲜水用量，并符合新建生产装置吨产品水耗达到国内行业先进水平；引进装置吨产品水耗达到国际先进水平；生产用水梯级利用、循环使用的规定；

（3）入园企业产生的各类污、废水应按雨污分流、清污分流、污污分流的原则分质处理；

（4）入园企业排入园区污水处理厂的废水应经过预处理，符合污水处理厂接管要求，并按“一企一管”制送至园区污水处理厂处理；

（5）根据入园企业的行业生产装置特点和污染特征进行污染区域划分，设置初期雨水收集池，将初期雨水收集处理后回用；

（6）根据入园企业的行业特点设置一定容积的应急事故水池，事故水池的设计应符合相关设计规范的要求，确保产生的事故废水不排入外环境；

（7）在园区污水处理站、配套管网未建成运行之前，入园企业需自建污水处理设施，处理产生的各类污废水，并全部回用不外排。待园区规划污水处理站、配套管网设施建成后，可按优化调整建议的排水方案处理各类污废水。

（1）本项目属于塑料制品制造，原辅料选用清洁原料，生产过程中采用先进的设备及工艺，减少污染物的排放量，充分提高资源利用率。

（2）本项目生活废水均全部排入房东自建污水处理站，处理达标准后，回用于绿化与道路扫洒。
（3）本项目采用雨污分流制。

（4）项目依托房东污水设施处理，食堂废水经油水分离器处理后，与其它生活污水一起排入化粪池进行预处理，预处理后排入污水处理站处理，处理达标回用于绿化与道路扫洒。

（5）项目租用的厂房配备了1个容积为312m³初期雨水收集池，雨水收集处理后回用。

（6）项目租用的厂房配备了1个容积为178m³的事故水池，确保产生的事故废水不排入外环境。
符合

声环境影响减缓措施

（1）对工业项目选址进行合理布局。将具有高噪声源的企业布置在远离居民点的地方，在靠近居民点的地方布置噪声污染较轻的企业。企业内部布局也应遵循这一原则。

（2）从产业布局着手控制噪声，严格执行《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），要按噪声达标距离进行产业布局。

（3）入园企业应尽量选用低噪声设备和工艺，对高噪声设备采用安装减振装置、吸声（消声）设备，设备隔声罩、单独的隔声操作室等控制措施，有效降低噪声，确保厂界噪声达标排放。紧挨居民点的企业，应设置一定的噪声防护距离。

（4）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、树丛等。因此应在厂区及厂区周围加强绿化植树，保护植被，以提高消声降噪效果；规划的生活服务设施与工业用地之间，要按照规划的要求设置足够的绿化隔离带，减缓工业企业噪声对生活服务集中区的影响。

（5）为减小对自然保护区的影响，规划在实施过程中，产生噪声源较大的企业应尽量远离自然保护区布置，减小对该区域的影响。在主要道路两侧设一定宽度的防护绿化带，可有效降低交通噪声。同时，加强交通管理，合理分配交通干线上车辆，靠近自然保护区一侧尽量避免大型运输车辆通过，减少交通噪声对该区域的影响。

（1）本项目高噪声设备（打孔机等）均设置在厂房内，50m内无环境敏感点；

（2）严格执行《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），要按噪声达标距离进行产业布局；

（3）项目通过选用低噪声设备，合理布局，对高噪声设备采取隔声、消声、减震措施后，噪声能达标排放；

（4）项目按照规划的要求设置足够的绿化隔离带，减缓工业企业噪声对生活服务集中区的影响。

（5）本项目周边无自然保护区。
符合

固体废物环境影响减缓措施

大力推行清洁生产和循环经济，从源头上减少工业固体废物的产生量，明确入园条件，以清洁生产和技术进步为准绳，对进入园区的工业企业进行严格把关，禁止生产工艺落后、装备水平低下、“三废”产生和排放量大的企业入园。

（2）生活垃圾的处置，在澄江生活垃圾焚烧发电项目未建成运行前，园区内产生的生活垃圾委托环卫部门统一收集后运至澄江市九村镇应急填埋场填埋处置；垃圾焚烧发电项目建成运行后，生活垃圾可运至垃圾焚烧发电项目处置。
（1）本项目生产耗能仅涉及电能，生产原料均为新料，采用先进设备制造。产生的不合格产品及边角料均破碎回用，实现循环利用不浪费。
（2）项目的生活垃圾委托环卫部门清运处置；各类废弃包装材料统一收集后外售废品回收站回收处置；污水处理站污泥及化粪池污泥委托环卫部门清掏处理；废润滑油、废润滑油桶、废活性炭分类收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行清运处置。固废处置率100%。
符合

风险环境影响减缓措施
（1）根据进驻项目可能发生的风险事故和清消废水产生量，对存在环境风险的项目，在进行设计施工时，设置清消废水收集池，清消废水经收集处理达标后才能外排。

（2）对于涉及使用易燃易爆危险化学品的企业进驻园区时，要做好该距离范围内的火灾、爆炸防护工作，通过对进驻企业进行安全或风险评价，提出合理的防护距离，在该距离范围内，不得堆放易燃、易爆、有毒有害等危险化学品，并预留消防通道。

（3）建立区域环境安全应急体系为了及时、有效、安全地预防和处置工业区范围内发生的各类突发性环境污染事件，建立、健全和完善突发性环境污染事件应急机制，提高应对突发性环境污染事件的应对能力，力争将突发性环境污染事件所造成的损失控制在最小范围和程度内，保障区域公众人身安全、财产、环境安全、生态安全，维护社会稳定，促进区域社会、经济、自然的全面、协调、可持续发展。

项目依托房东1个容积为178m³事故应急池，用于暂存消防废水；项目设置有危险废物暂存间用于暂存废润滑油、废润滑油桶、废活性炭。
符合

综上，项目符合《云南澄江产业园区总体规划[修编]（2021-2035）环境影响报告书》的相关要求。

三、与园区规划环评审查意见相符性分析
表1-3项目与园区规划环评审查意见相符性分析
序号

园区规划环评

本项目

是否符合

1

加强《规划》引导，坚持绿色低碳高质量发展理念，结合生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，加强澄江产业园区优化提升工作与国土空间规划的协调衔接，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、产业结构等，园区布局开发应满足国土空间管控和生态环境专项规划相关要求。按国家生态工业示范园区标准推进《规划》实施，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调、引导园区低碳化、绿色化、循环化发展。

本项目为塑料制品制造，位于云南澄江产业园区提古片区，于2026年3月27取得了云南澄江产业园区管理委员会出具的入园证明（见附件3），符合所在区域的功能布局、产业结构等。
符合

2

进一步优化园区空间布局，加强空间管控，严格对环境敏感区的保护，合理控制园区产业规模和开发强度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。九村片区紧临澄江动物化石群省级自然保护区，应优化布局，企业与保护区须留出一定的缓冲距离；提古片区位于滇池三级保护区内，应严格遵守《云南省滇池保护条例》的相关要求，入驻项目产生的生产废水和生活污水经处理达标后实现片区综合回用，严禁外排；园区内工业用地与人口密集区应合理设置绿化隔离带，留出必要的防护距离。

项目位于澄江产业园区提古片区，将严格遵守《云南省滇池保护条例》，项目不涉及澄江动物化石群省级自然保护区；距离项目最近的居民区为西北面540m处的提古村，已留有必要的防护距离。项目仅有生活污水，依托化粪池与污水处理站处理后回用于绿化与道路扫洒。
符合

3

严守环境质量底线，严格片区环境管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序。入园企业采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。在技术经济可行的条件下，应采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等污染物的减排工作，结合区域大气污染防治要求，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域大气环境质量改善。

高度重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理，实施“雨污分流”，加快各片区污水管网、回用管网的建设，结合区域的建设时序适时建设污水处理厂、再生水处理设施及现有污水处理厂扩容改造。区域河流纳污容量有限，应严格控制废水外排量，确保受纳水体水质满足环境功能要求。

园区产业布局和项目建设时应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及溶岩发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水环境安全。严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。

将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。入园企业产生的危险废物按照规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用。

根据国家和地方碳达峰碳中和行动方案和节能减排工作要求，积极开展园区减污降碳协同管控，推广园区能源梯级利用等节能低碳技术，实现减污降碳协同增效目标。

①项目用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生；项目已采取相应废气污染物防治措施，根据工程分析可知，各污染物均能达标排放。
②项目依托房东雨污分流系统，雨水通过厂内雨水沟汇集后使用；员工生活污水依托污水处理站处理处理后回用于绿化与道路扫洒。项目产生的挥发性有机物经二级活性炭吸附处理达标后排放。
③根据工程分析，项目运营期可能存在的地下水、土壤环境污染源为危废暂存间，本次评价提出危废暂存间进行重点防渗，可有效减少土壤及地下水环境受到的影响。

符合

4

严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平。园区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境准入要求，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。
项目不属于“两高”行业，所采取的生产工艺及设备满足清洁生产要求；在采取本环评所述措施后，项目运营期产生的废气、噪声可达标排放，产生员工生活污水依托房东污水处理站处理后回用于绿化与道路扫洒，固体废物可得到妥善处置。
符合
5

建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。

项目涉及可能导致环境风险的、易燃易爆物质主要为润滑油，厂内储存量远低于临界量，不属于重大危险源。本项目依托使用已有的事故池，满足事故状态下污废水及消防废水的收集。
符合
6

建立环境质量监测网络并共享数据。根据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设。园区建议设置环境空气自动监测站，做好园区大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任。根据监测结果、实际环境影响、不良环境影响减缓措施的有效性等完善环境管理方案并适时优化调整《规划》。

本次报告已要求建设单位按《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品（HJ1207—2021）》、排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》中相关要求进行自行监测。
符合

7

加快园区环保基础设施建设，促进区域环境质量持续改善。各片区应根据用地规模、开发程度、产业聚集程度及排水条件，因地制宜规划建设污水集中处理设施及中水回用设施，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网。做好“雨污分流”“清污分流”、废（污）水集中处理、中水回用等环保基础设施的建设，确保各片区污水得到有效收集和处理。积极推进集中供热的建设，督促园区企业加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。

项目依托房东雨污分流系统，雨水通过厂内雨水沟汇集后使用；员工生活污水经污水处理站处理后回用于绿化与道路扫洒；本次评价已针对项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废提出了对应的治理措施及运行管理要求。
符合

8

定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台。加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，妥善处理好园区建设与周边居民的关系，及时解决公众关心的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

项目建成后，建设单位将定期进行自行监测，并发布自行监测信息，主动接受社会监督。
符合



	其他符合性分析
	（一）产业政策符合性分析

本项目生产阴阳角线，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目产品不属于目录中的限制类、淘汰类项目，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，项目属于允许类，符合国家产业政策要求。

（二）选址合理性分析
项目租用云南星宗安消防设备有限公司位于云南澄江产业园区提古片区的厂房以及配套设施进行生产建设，根据澄江市自然资源局出具的《云南铭伟新材料有限公司年产1500吨阴阳角线项目查询“三区三线”的情况说明》（附件12），项目范围全部在城镇开发边界内，不涉及永久基本农田和生态保护红线。根据建设单位提供的《国有建设用地使用权出让合同》，项目用地属于工业用地，所选场地在供电、供水、交通等基础条件十分便利，项目距离最近的居民区为540米的提古村，与项目区相距较远，与园区内部道路相邻，交通十分便利；根据环境质量数据，项目区具有一定的环境容量，对项目建设无重大环境制约因素。在采取相应环保措施后，项目产生的废气对周围环境影响较小；废水可做到不外排；噪声厂界可达标排放；固体废物均能得到合理处置，项目与周围环境相容；根据工业园区总体规划项目区规划用地类型为二类工业用地，同时，本项目实施区范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。

综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。

（三）环境相容性分析

本项目位于云南澄江产业园区提古片区，根据实地调查，本项目周边企业主要有灭火器、饲料、压力容器、绝缘材料生产企业以及物流中心。周边企业主要产生废气（颗粒物、挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物）、废水、噪声及固体废弃物等污染物。项目500m内无环境空气保护目标。本项目生产阴阳角线，大气污染物主要为挥发性有机物、颗粒物，经采取相应的对策措施能达标排放，生产设备置于厂房内，无组织排放的挥发性有机物、颗粒物、对周边加工企业影响甚微，且周边加工企业主要生产均在厂房内，因此，总体分析后本项目对周边企业和环境影响有限，与其环境相容性不矛盾。项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线，项目与周边环境相容。因此，可看出本项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。

表1-4项目周边企业情况

编号
企业名称

方位
与项目的厂界距离（m）
企业性质

污染物

1
新知集团中国国际团购物流中心

南

50
物流仓储

噪声、废水（已搬离）

2

云南宝泰轻化机械有限公司

西

200
压力容器

颗粒物、挥发性有机物、噪声、固体废弃物、废水

3

云南神农澄江饲料有限公司
西北

320
饲料

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、噪声、固体废弃物、废水

4

云南鑫成鹏高分子科技有限公司

北

490
绝缘材料
颗粒物、挥发性有机物、噪声、固体废弃物、废水

5
提古冷库

北

556
冷库

噪声、固体废弃物、废水

6

云南星宗安消防设备有限公司
东北
紧邻
灭火器
颗粒物、挥发性有机物、噪声、固体废弃物、废

（四）与生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析

本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析如下表1-5所示。

表1-5项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析

序号

《重点行业挥发性有机物综合治理方案》

本项目

相符性

1

大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。
本项目不涉及使用上述溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。
符合

2

加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。

本项目物料包装完善，挤出废气由引入二级活性炭处理后通过15m高排气筒DA001排放。

符合

3

推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。

本项目不涉及涂装，本项目物料包装完善，挤出废气由集气罩引入二级活性炭处理后通过15m高排气筒DA001排放。项目运行中产生的废润滑油、废润滑油桶、废活性炭定期更换暂存于危废暂存间由有资质单位清运处置。

符合

4

推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。

本项目本项目物料包装完善，挤出废气由引入二级活性炭处理后通过15m高排气筒DA001排放。项目运行中产生的废润滑油、废润滑油桶、废活性炭定期更换暂存于危废暂存间由有资质单位清运处置。

符合

5

规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。

项目采用的二级活性炭设备满足技术规范《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》的要求。

符合

6

实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。

本项目VOCs初始排放速率小于3千克/小时，采用二级活性炭处理。

符合

（五）与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号）符合性分析

表1-6项目与所在地生态环境准入清单的符合性分析一览表

生态环境准入清单
项目情况

符合情况

总体要求
空间布局约束
1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。
本项目符合国家产业政策，不属于高耗能、高排放、低水平项目，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业。
符合
2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。

本项目不位于抚仙湖水域岸线；项目不属于落后产能。

符合
3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

本项目位于澄江产业园区提古片区，属于合规园区内建设，不涉及在园区外新建或扩建钢铁、石化、化工等高污染项目。项目不属于高污染行业，且严格遵守国家产业布局规划，不涉及列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址的新建或扩建活动。在新建过程中，项目将充分考虑了生态环境保护的要求，确保了与生态环境准入清单、相关规划环评以及行业建设项目环境准入条件的一致性。
符合
4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。

根据《玉溪市人民政府关于抚仙湖、星云湖、杞麓湖生态保护核心区生态保护缓冲区绿色发展区划定公告》，本项目不在抚仙湖保护区范围内。
/
5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

本项目生产过程中采用电能，项目的生产过程中水和固体废物均得到循环使用和100%处置，符合云南省推动绿色低碳发展的政策方向。
符合
污染物排放管控

1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
本项目采用先进的生生产工艺及设备，满足清洁生产要求，符合清洁生产改造方向。
符合
2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。

本项目运营期无废水外排，不会对“三湖”及“两江”及周边地表水环境造成影响。
符合
3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。

本项目不涉及饮用水水源保护区，不会造成饮用水水源地污染，能够确保饮水安全。
符合
4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。

本项目属于塑料制品制造，本项目生产过程中挤出产生的有机废气经二级活性炭吸附处理达标后排放。项目依托使用房东食堂用餐，食堂已配备油烟净化器处理。
符合
5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。

本项目属于塑料制品制造，本项目生产过程中挤出产生的有机废气经二级活性炭吸附处理达标后排放。项目依托使用房东食堂用餐，食堂已配备油烟净化器处理。
符合
6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。

本项目不涉及
/
7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。

项目产生的固体废物均通过建立污染环境防治责任制度进行管理，按照国家规定建立工业固体废物管理台账。产生的固体废物均得到100%处置。
符合
8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。

项目在施工和运营期间采取了严格的环境保护措施，包括废气治理、废水处理、固体废物回收利用等，有效控制了污染物的排放。项目生活污水经污水处理站达标后回用于绿化与道路扫洒。
符合
环境风险防控
1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
项目建成后，企业将积极配合环保主管部门与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
符合
2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。

本项目不涉及
/
资源开发利用效率
1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。
本项目不涉及
/

2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。

本项目不属于重点监控取水单位，用水量不触及资源利用上线，符合资源利用上线要求。

符合
3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。

根据澄江市自然资源局出具的《云南铭伟新材料有限公司年产1500吨阴阳角线项目查询“三区三线”的情况说明》（附件12），项目范围不涉及永久基本农田。
符合
4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。
本项目不涉及
/
5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。

本项目不涉及
/
6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。

本项目不涉及
/
澄江市产业园区重点管控单元
空间布局约束
1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目

入园区，禁止高污染、高耗能产业发展，严格控制“两高”行业产能。
项目属于塑料制品制造，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目符合国家产业政策，项目位于澄江产业园区提古片区，符合园区规划。本项目不属于“两高”行业。
符合

2.园区现有的黄磷行业控制并稳定产能，不新增黄磷产能。

本项目不涉及
/

3.九村片区靠近澄江动物化石群省级自然保护区园区一侧设置不小于10米的生态隔离带，减轻对敏感区的影响。

项目位于澄江产业园区提古片区，将严格遵守《云南省滇池保护条例》，项目不涉及澄江动物化石群省级自然保护区；距离项目最近的居民区为西北面540m处的提古村，已留有必要的防护距离。项目仅有生活污水，一天房东化粪池与污水处理站处理后回用于绿化与道路扫洒。
符合

4.开发建设活动必须符合《云南省抚仙湖保护条例》要求。

根据《玉溪市人民政府关于抚仙湖、星云湖、杞麓湖生态保护核心区生态保护缓冲区绿色发展区划定公告》，本项目不在抚仙湖保护区范围内。
/
污染物排放管控
1.能源供应系统以煤气、液化气为主，其他清洁能源为辅，园区内禁止新增原煤作燃料的企业，九村片区已建成企业应加大废气污染物的治理效率。

本项目耗能仅涉及电能，不使用原煤，产生的有机废气采用二级活性炭吸附处理达标排放。
符合
2.园区内工业废水必须经预处理达到要求，方可进入污水集中处理设施，完善园区污水厂配套污水管网

的建设和处理规模的扩容。牛场片区和九村片区废污水处理达标后，可排入南盘江，禁止排入抚仙湖径流区；提古片区废水须进行综合利用、封闭循环使用，不外排。

本项目位于提古片区，产生食堂废水依托油水分离器处理后，与其它生活污水一起排入化粪池进行预处理，预处理达标后回用于绿化与道路扫洒，废水不直接外排。
符合
3.全面巩固最严格水资源管理制度，全面禁止向抚仙湖取水，特殊情况下确需取水须遵守《云南省抚仙湖保护条例》相关要求。

本项目用水来源于园区供水管网，不向抚仙湖取水。
/
4.新入园企业如涉及重金属重点行业须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，在玉溪市内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。

本项目不属于重金属重点行业。
/
环境风险防控
1.九村片区不得在岩溶极发育的区域之上新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目，不新增建

设生活垃圾填埋场、危险废物填埋场、一般工业固体废物填埋场等易造成地下水污染，及防渗措施不

易修复和处理的项目和设施。

本项目位于塑料制品制造，废气合规处理，废水处理不外排，固废100%处置，不会对地下水造成污染。
符合
2.居民分布密集区不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。

本项目不位于居民分布密集区
/
3.注重危险化学品的贮存和风险防范，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。

项目涉及的环境风险、易燃易爆物质为润滑油，厂内储存量均低于临界量。本次依托使用房东1个178m3的事故池，满足事故状态下污废水及消防废水的收集。
符合
4.对于进驻园区项目在选址布局时要充分考虑卫生防护距离和安全防护距离的要求。

本项目不涉及
/
5.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强

规划实施的跟踪监测与管理。

项目涉及的环境风险、易燃易爆物质为润滑油，厂内储存量均低于临界量。本次依托使用房东1个178m3的事故池，满足事故状态下污废水及消防废水的收集。
/
资源开发效率要求

生物资源加工产业（除食品生产加工）相关行业工业用水重复利用率达到50%；装备制造产业、新能

源新材料产业工业用水重复利用率80%。

本项目属于食品生产加工行业。
/
（六）与《云南省滇池保护条例》（自2024年1月1日起施行）符合性分析

根据2023年11月30日由云南省第十四届人民代表大会常务委员会第六次会议审议通过的《云南省滇池保护条例》（自2024年1月1日起施行）可知，滇池保护范围分为生态保护核心区、生态保护缓冲区和绿色发展区。生态保护核心区是指湖滨生态红线以内的水域和陆域；生态保护缓冲区是指湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间的区域；绿色发展区是指湖泊生态黄线与湖泊流域分水线之间的区域。
本项目所在位置在滇池绿色发展区边界，在滇池绿色发展区内禁止下列行为，具体如下。
表1-7与《云南省滇池保护条例》（自2024年1月1日起施行）相符性分析
《云南省滇池保护条例》（自2024年1月1日起施行）

本项目

第二十六条绿色发展区应当控制开发利用强度、调整开发利用方式、实现流域保护和开发利用协调发展，以提升生态涵养功能、促进富民就业为重点，建设生态特色城镇和美丽乡村，构建绿色高质量发展的生产生活方式。严禁审批高污染、高耗水、高耗能项目，禁止在绿色发展区内新建、改建、扩建造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电等项目，以及直接向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。现有高污染、高耗水、高耗能项目应当全部迁出滇池流域。严格管控建设用地总规模，推动土地集约高效利用。

本项目为普通阴阳角线制造，不属于高污染、高耗水、高耗能项目，不属于造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电等项目。
第二十七条绿色发展区禁止下列行为：

（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物；

（二）未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水；

（三）向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；

（四）未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物；

（五）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；

（六）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物；

（七）擅自取水或者违反取水许可规定取水；

（八）违法砍伐林木；

（九）违法开垦、占用林地；

（十）违法猎捕、杀害、买卖野生动物；（十一）损毁或者擅自移动界桩、标识；

（十二）生产、销售、使用含磷洗涤用品、国家明令禁止或者明令淘汰的一次性发泡塑料餐具、塑料袋等塑料制品；

（十三）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道走向；

（十四）使用禁用的渔具、捕捞方法或者不符合规定的网具捕捞；

（十五）法律、法规禁止的其他行为。

①本项目不直接向外环境排放废水，生活污水依托房东已建设施处理回用，不涉及此类情况；

②本项目固废均能得到妥善处置；

③本项目不涉及违法砍伐林木；

④本项目不涉及违法开垦、占用林地；

⑤本项目不涉及违法猎捕、杀害、买卖野生动物；

⑥本项目不涉及损毁或者擅自移动界桩、标识；

⑦本项目不涉及生产、销售、使用含磷洗涤用品、国家明令禁止或者明令淘汰的一次性发泡塑料餐具、塑料袋等塑料制品；

⑧本项目不涉及填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道走向；

⑨本项目不涉及渔具、捕捞；

⑩本项目不涉及法律、法规禁止的其他行为。

绿色发展区禁止直接排放畜禽粪污，不得新增畜禽规模养殖、生猪定点屠宰厂（场）。

本项目不涉及。


（七）与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》（2022年12月29日）符合性

根据《滇池“三区”管控实施细则（试行）》，滇池保护范围通过“两线”分为三区。“三区”分别是生态保护核心区、生态保护缓冲区、绿色发展区。生态保护核心区是滇池岸线与湖滨生态红线之间区域，生态保护缓冲区是湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间区域，绿色发展区是湖泊生态黄线与滇池流域分水线之间区域。提古片区位于滇池绿色发展区内（见附图6），位于绿色发展区边界。根据《滇池“三区”管控实施细则（试行）》（三）绿色发展区管控要求，其相符性分析详见下表1-8。

表1-8与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》符合性分析

《滇池“三区”管控实施细则（试行）》

项目情况

相符性

绿色发展区管控要求
远湖布局、离湖发展，科学划定城镇开发边界，优先安排从生态保护核心区和生态保护缓冲区迁出的建设需求。按照滇池保护需要，根据集约适度、绿色发展的原则，加快国土空间规划编制及管控。严禁滇池面山（指滇池最外层面山的山体，主要包括长虫山、一撮云、梁王山、文笔山、棋盘山等，具体范围以经批准的矢量图为准）区域连片房地产开发。

项目位于绿色发展区域边界。本项目用地为园区已规划的工业用地，不属于房地产开发项目。
符合

严格执行依法批准的国土空间规划明确的建设用地总规模，新增建设用地主要优先用于保障基础设施、公共服务设施等民生项目用地需求。科学发展资源条件优越，以及旅游、休闲、康养等发展潜力较大的绿色产业。不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。禁止新建、改建、扩建直接向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。

项目产品属于塑料制品制造，属于允许类产品，符合国家产业要求。项目生产用水循环使用不外排；食堂废水依托油水分离器处理后，与其他生活污水一同排入化粪池预处理后排入污水处理站处理，处理后回用于绿化和道路扫洒。
符合

加快推进城镇污水处理厂扩容提标、雨污分流设施改造，加强农村生活污水治理与农村“厕所革命”有机衔接，积极推动农村生活污水、粪污无害化处理和资源化利用。加强垃圾收集、转运、处置等各类环境基础设施建设、运营和维护。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城市生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。

项目依托房东雨污分流系统，食堂废水依托油水分离器处理后，与其他生活污水一同排入化粪池预处理后排入污水处理站处理，处理后回用于绿化和道路扫洒。生活垃圾放置在带盖的垃圾桶内，委托环卫部门清运。

符合

综上所述，本项目符合《滇池“三区”管控实施细则（试行）》的相关规定。

（八）与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》符合性分析

《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021年-2025年）》于2022年4月印发实施。规划内容如下：

第五章“严控产业准入门槛”的相关要求：调整优化产业结构，推进产业绿色发展。加快完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，制订更严格的产业准入门槛。
第五章“淘汰落后产能”的相关要求：认真落实产业政策，严格环境影响评价，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，加快淘汰落后产能，推动产业结构优化升级。

第六章“统筹国土空间开发保护格局”的相关要求：优化生态、城镇、农业空间。强化生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界“三线”的管控作用，着力构建全域覆盖、边界清晰、功能明确的“三区三线”空间格局。协调解决三条控制线划定矛盾，做到边界不交叉、空间不重叠、功能不冲突。严控生态保护红线，加强对三大高原湖泊、自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源地等区域生态管控和保护，强化南盘江、曲江流域和红河谷-绿汁江流域的生态修复与治理，发挥生态保护红线对国土空间开发底线的约束作用。严守永久基本农田红线，强化永久基本农田对各类建设布局的约束。科学划定城镇开发边界，充分考虑地形条件、自然生态、环境容量等因素，综合分析人口、产业、城镇规模和发展趋势等，框定总量、限定容量，防止城镇无序蔓延；统筹保护与开发，科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。抓牢“生态红线”管控。在建设项目环评审批中全面开展生态、环境功能区划符合性审查，凡不符合生态、环境功能区划要求的项目，一律不予环评审批，促进区域生产力与生态环境承载力相协调。

第八章“加强固废管理，推进资源化利用”中相关要求：“十四五”期间，进一步完善固体废物管理制度，加强固体废物管理能力建设，以新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，开展全市“无废城市”建设。实现固废、危废、运输、处置的全过程监管，建设基本完善的固体废物污染防治设施和管理体系，提升固体废物资源化综合利用水平，实现对固体废物污染的有效防治。到2025年，危废规范处置利用率达100%。
符合性分析：（1）本项目属于塑料制品制造，对照国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目。目前项目已取得澄江市发展和改革局投资项目备案证，故本项目的建设符合国家现行的相关政策。（2）根据上文“三线一单”符合性分析，项目的建设符合《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号）相关要求，以及《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）的相关要求。（3）根据澄江市自然资源局出具的《云南铭伟新材料有限公司年产1500吨阴阳角线项目查询“三区三线”的情况说明》（附件12），项目范围全部在城镇开发边界内，不涉及永久基本农田和生态保护红线；占地不涉及占用自然保护区等。本项目生产过程中产生的挤出废气经二级活性炭吸附处理达标后外排；生活污水依托污水处理站处理达标后回用于绿化与道路扫洒。；产生的危险固废暂存于危废暂存间，委托具有资质的单位进行处置；一般工业固废暂存于一般工业固废暂存间，定期委托处置，固废处置率100%，项目建设采取满足所在地大气污染防治、水资源保护、自然生态保护等要求。（4）项目食堂产生的餐厨垃圾、油水分离器产生的废油脂委托有资质单位清运处理；生活垃圾统一收集后，委托园区环卫部门清运处置；各类废弃包装材料统一收集后外售废品回收站回收处置；污水处理站污泥及化粪池污泥委托环卫部门清掏处理；生产产生的废活性炭、废润滑油、废润滑油桶分类收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行清运处置。固废处置率100%。

因此，项目建设符合《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021年-2025年）》的相关要求。

（九）《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》

项目与《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析如下：
表1-9与《中共云南省委云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析

规划要求

本项目

相符性

加快推动绿色低碳发展

（三）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿。

（四）推进清洁生产和能源资源节约高效利用。深入实施清洁生产改造，依法开展清洁生产审核。推进绿色能源与绿色制造融合发展。强化能源和水资源“双控”，加强重点领域节能，实施节水行动。

项目不属于两高项目。本项目属于塑料制品制造，耗能仅涉及电能，冷却水循环使用。
符合
深入打好蓝天保卫战

（二）深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。

（三）推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理。安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。推进氮氧化物排放深度治理，完成钢铁企业超低排放改造，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造。

1.项目在施工过程中采取遮阳网、洒水降尘等措施，运输车辆密闭运输，进出场道路优先硬化，并设置车辆轮胎清洗装置，据建设单位及周边居民了解，施工期未接到有关环保问题的投诉和反馈。
2、项目有机废气采用二级活性炭吸附处理，可进一步减少污染物排放。

符合
深入打好碧水保卫战

（五）深入打好重度污染水体脱劣攻坚战。以重度污染水体为重点，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理等专项行动。建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。

项目产生的生活污水依托污水处理站处理达标后回用于绿化与道路扫洒。
符合
深入打好净土保卫战

（七）强化地下水污染协同防治。持续开展地下水环境状况调查评估，加强地下水型饮用水水源补给区保护，开展地下水污染防治重点区划定及污染风险管控。

项目按照分区防渗原则建设，危废暂存间采取重点防渗。

符合
（十）与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相符性分析

项目与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）符合性分析详见下表1-11。

表1-10项目选址与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相符性分析表

序号

相关要求

本项目

相符性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

项目位于澄江产业园区提古片区，项目用地为工业用地，符合园区功能定位，不属于码头或过长江通道项目。

相符

2

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不在划定的河段保护区及保留区内。

相符

3

禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。

项目位于澄江产业园区提古片区，根据澄江市自然资源局出具的《云南铭伟新材料有限公司年产1500吨阴阳角线项目查询“三区三线”的情况说明》（附件12），项目范围全部在城镇开发边界内，不涉及生态保护红线项目不在云南省生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。
相符

4

禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个⼈破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个⼈闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。

项目所在区域已规划为工业园区，占地为建设用地，不在禁止范围内。

相符

5

禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地⽅规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。

项目位于澄江产业园区提古片区，不在自然保护区。

相符

6

禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与⻛景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。

项目位于澄江产业园区提古片区，不在风景名胜区。

相符

7

禁止在饮用水水源⼀级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源⼆级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目位于澄江产业园区提古片区，不在饮用水源保护区。

相符

8

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。

项目位于澄江产业园区提古片区。

相符

9

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单⼀炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。

项目为塑料制品制造，不属于落后产能、依法依规淘汰的项目。

相符

10

禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染⻛险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。

项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。

相符

由上表分析可知，项目符合《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相关要求，项目建设与长江经济带保护政策相符。

（十一）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相符性分析

云南省推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年8月19日关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的通知（云发改基础〔2022〕894号），项目与实施细则“负面清单”的相关要求见下表1-11：

表1-11与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

具体要求

本项目

符合性

（一）禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
项目不属于港口建设项目

符合

（二）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施

项目用地不涉及自然保护区

符合

（三）禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目

项目不涉及风景名胜区

符合

（四）禁止在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，一级网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目不涉及饮用水源保护区

符合

（五）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目、禁止产值征收、占用国家湿地公园土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，一级建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目不涉水产种质资源保护区和国家湿地公园

符合

（六）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目

本项目不涉及长江流域河湖岸线、金沙江干流、九大高原湖泊保护区和保留区

符合

1、禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

本项目不属于过江基础设施，也不涉及金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口

符合

2、禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞

项目不涉及金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域渔业资源捕捞

符合

3、禁止在金沙江干流、长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不涉及金沙江干流、长江一级支流和九大高原湖泊岸线，也不属于化工项目

符合

4、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

本项目不属于铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目

符合

5、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目

项目不属于石化、现代煤化工行业，也不属于危险化学品生产企业。

符合

6、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铉、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

本项目不在《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类、淘汰类及鼓励类之列，属于允许类，符合国家产业政策要求。

符合

根据上表分析，本项目和《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中要求相符。

（十二）与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析

表1-12项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析

云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案

本项目

符合性

全面加强无组织排放控制。重点对含非甲烷总烃物料（包括含非甲烷总烃原辅材料、含非甲烷总烃产品、含非甲烷总烃废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减非甲烷总烃无组织排放。
加强设备与场所密闭管理。含非甲烷总烃物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含非甲烷总烃物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高非甲烷总烃含量废水（废水液面上方100毫米处
非甲烷总烃检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含非甲烷总烃物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。
推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。

提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的非甲烷总烃无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。

加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态非甲烷总烃物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。
本项目无组织排放废气中含有非甲烷总烃，已通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减非甲烷总烃无组织排放。
项目所使用的原料不涉及敞开液逸散的情况。

项目主要大气污染为挤出废气，经二级活性炭处理后通过15m高排气筒排放，采取的治理设施符合相关要求。
符合
推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高非甲烷总烃治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高非甲烷总烃浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧（CO）等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度非甲烷总烃废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的非甲烷总烃废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高非甲烷总烃治理效率。
规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧（CO）工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。

实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，非甲烷总烃初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低非甲烷总烃含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
项目主要大气污染为挤出废气，经二级活性炭处理后通过15m高排气筒排放，采取的治理设施符合相关要求。项目废气排放速率＜3kg/h。
符合
当地环境空气质量改善需求，根据O3、Pm2.5来源解析，结合行业污染排放特征和非甲烷总烃物质光化学反应活性等，确定本地区非甲烷总烃控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高非甲烷总烃治理的精准性、针对性和有效性。
推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展非甲烷总烃综合治理提供技术服务。适时开展治理效果后评估工作，各地出台的补贴政策要与减排效果紧密挂钩。鼓励地方对重点行业推行强制性清洁生产审核。

加强企业运行管理。企业应系统梳理非甲烷总烃排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。
本项目含有非甲烷总烃等的废气引入二级活性炭处理后通过15m高排气筒排放。项目建设单位须制定操作规程，健全内部考核制度，加强人员能力培训和技术交流。建设单位须对车间建立管理台账，记录生产、治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。
符合
工业涂装非甲烷总烃综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业非甲烷总烃治理力度。

　　强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低非甲烷总烃含量的涂料替代溶剂型涂料。

　　加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。

　　有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等非甲烷总烃排放工序应配备有效的废气收集系统。

　　推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。

项目所使用的原料不涉及敞开液逸散的情况。

项目产生的挤出废气由引入二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒DA001排放，采取的治理设施符合相关要求。

符合
根据表1-13可知，本项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》中的要求相符。

（十三）与《国家污染防治技术指导目录（2025年》符合性分析

本项目挤出废气由引入二级活性炭处理后通过15m高排气筒排放。，项目大气污染物防治技术与《国家污染防治技术指导目录（2025年）》符合性分析如下。

表1-13与《国家污染防治技术指导目录（2025年）》符合性

《国家污染防治技术指导目录（2025年，低效类）》

本项目情况

是否属于

低效类

VOCs（挥发性有机物）洗涤吸收净化技术：该技术仅采用水、酸液、碱液洗涤吸收工业废气中的VOCs。

本项目有机废气采用二级活性炭吸附处理
不属于

VOCs光催化及其组合净化技术：该技术利用二氧化钛等光催化剂，通过紫外光、可见光激活并氧化VOCs。

本项目有机废气采用二级活性炭吸附处理
不属于

VOCs低温等离子体及其组合净化技术：该技术利用气体分子在电场作用下产生的激发态分子、电子、离子、原子和自由基等活性物种，降解废气中有机污染物分子。

本项目有机废气采用二级活性炭装置处理
不属于

VOCs光解（光氧化）及其组合净化技术：该技术利用污染物分子吸收短波长紫外光，引发污染物分子化学键断裂，同时废气中的氧气或水分子吸收短波长紫外光后，产生包括臭氧和羟基自由基等在内的活性物种与污染物分子发生降解反应。

本项目有机废气采用二级活性炭装置处理
不属于

综上，本项目采取的废气污染防治技术均不属于《国家污染防治技术指导目录（2025年）》中的低效类，项目采取的防治措施可行。
（十四）与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析
项目与《挥发性有机物污染防治技术政策》相符性分析见表1-14。

表1-14与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析

序号

《挥发性有机物污染防治技术政策》内容如下
该项目情况

相符性

1

源头和过程控制

鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。
本项目不使用油墨、胶粘剂和清洗剂。
符合

6

含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。
本项目挤出废气经二级活性炭处理后通过15m高排气筒排放。在采取相应的对策措施后，项目废气污染物均能达标排放。

符合

7

末端治理与综合利用

在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。
符合

8

对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。
符合

9

对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。
符合

10

对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
符合

11

含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。
本项目不涉及。

符合

13

严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。
本项目挤出废气经二级活性炭处理后通过15m高排气筒排放。在采取相应的对策措施后，项目废气污染物均能达标排放。废气治理过程不涉及含有机物废水。

符合

14

对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。
项目的生活垃圾委托环卫部门清运处置；各类废弃包装材料统一收集后外售废品回收站回收处置；污水处理站污泥及化粪池污泥委托环卫部门清掏处理；废润滑油、废润滑油桶、废活性炭分类收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行清运处置。固废处置率100%。
符合

综上，项目建设与《挥发性有机物污染防治技术政策》相关要求相符。
（十五）与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》云政发〔2024〕14号

表1-15与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》云政发〔2024〕14号

方案

方案内容

项目情况

符合性

《云南省空气质量持续改善行动实施方案》
（一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。

①项目于2026年3月27日取得云南澄江产业园区管理委员会开具的入园证明（见附件3），2026年3月30日通过澄江市发展和改革局备案（备案号：2604-530422-04-01-908965）（见附件4），同意项目入驻云南澄江产业园区提古片区。②项目不涉及钢铁生产。
符合

（二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。

项目属于塑料制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于允许类；项目已经取得投资备案证，项目代码：2604-530422-04-01-908965。
符合

（四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。严格执行VOCs含量限值标准，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料

项目原辅料在生产过程中VOCs经二级活性炭处理达标后排放的量较小，不涉及使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等。

符合

（五）推动绿色环保产业健康发展。支持培育一批低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。

项目原辅料在生产过程中VOCs经二级活性炭处理达标后排放的量较小，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值。
符合

（十四）深化扬尘污染综合治理管控。大力推进道路、建筑施工工地、码头、工矿企业堆场扬尘治理。严格落实施工扬尘监管，落实建筑施工工地“六个百分之百”要求，加强自动冲洗、自动喷淋、雾炮、洒水等扬尘防控作业。对裸露地面、土方堆积场地等位置采取绿化或覆盖措施，鼓励施工面积较大的建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面落实城市道路保洁质量标准，提升环卫机械作业化水平，加强各类道路清扫保洁与雾炮车、洒水车联合扬尘防控精细化作业。2025年，力争城镇装配式建筑和采用装配式技术体系建筑占新开工建筑面积比重达30％；昆明市主城区道路机械化清扫率达90％，县城达70％左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。加强闲置土地、收储土地的扬尘管控。城市大型煤炭、矿石等散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。

项目施工加强施工现场运输车辆管理，运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好、严密，装载货物堆码整齐，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏，不得污染道路。在施工过程中，将做好喷淋、洒水等扬尘措施，确保扬尘污染降到最低。

符合

（十六）与国家发展改革委、生态环境部关于印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》的通知》发改环资〔2021〕1298号的符合性分析


表1-16与国家发展改革委、生态环境部关于印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》的通知》发改环资〔2021〕1298号的符合性分析

方案内容

项目情况

符合性

1.积极推行塑料制品绿色设计。以一次性塑料制品为重点，制定绿色设计相关标准，优化产品结构设计，减少产品材料设计复杂度，增强塑料制品易回收利用性。（工业和信息化部牵头负责）禁止生产厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品。（市场监管总局、国家药监局按职责分工负责）加强限制商品过度包装标准宣贯实施，加强对商品过度包装的执法监管。（市场监管总局、工业和信息化部按职责分工负责）。

本项目原材料采用全新料颗粒，未违规添加对人体、环境有害的化学添加剂。项目生产的产品质量符合相关产品行业标准，不合格的产品、边角料破碎回用，有较好回收利用性。

符合

 4.加强塑料废弃物规范回收和清运。结合生活垃圾分类，推进城市再生资源回收网点与生活垃圾分类网点融合，在大型社区、写字楼、商场、医院、学校、场馆等地，合理布局生活垃圾分类收集设施设备，提高塑料废弃物收集转运效率，提升塑料废弃物回收规范化水平。（住房和城乡建设部、商务部、国管局按职责分工负责）进一步加强公路、铁路、水运、民航等旅客运输领域塑料废弃物规范收集，推动交通运输工具收集、场站接收与城市公共转运处置体系的有效衔接。（交通运输部、住房和城乡建设部、国家铁路局、民航局按职责分工负责）鼓励电子商务平台（含外卖平台）、快递企业与环卫单位、回收企业

等开展多方合作，加大快递包装、外卖餐盒等塑料废弃物规范回收力度。（商务部、住房和城乡建设部、国家邮政局按职责分工负责）支持供销合作社大力开展塑料废弃物规范回收。（全国供销合作总社牵

头负责）

本项目生产的阴阳角线，不属于违规生产销售国家明令禁止的塑料制品，不合格的产品、边角料破碎回用，无塑料废弃物。

符合

6.加大塑料废弃物再生利用。支持塑料废弃物再生利用项目建设，发布废塑料综合利用规范企业名单，引导相关项目向资源循环利用基地、工业资源综合利用基地等园区集聚，推动塑料废弃物再生利用产业规模化、规范化、清洁化发展。（国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部按职责分工负责）加强塑料废弃物再生利用企业的环境监管，加大对小散乱企业和违法违规行为的整治力度，防止二次污染。（生态环境部负责）完善再生塑料有关标准，加快推广应用

废塑料再生利用先进适用技术装备，鼓励塑料废弃物同级化、高附加值利用。（市场监管总局、工业和信息化部按职责分工负责）

本项目生产阴阳角线，不合格的产品、边角料破碎回用，无塑料废弃物，从源头上断绝了二次污染。

符合

8.加强江河湖海塑料垃圾清理整治。发挥各级河湖长制平台作用，实施江河、湖泊、水库管理范围内塑料垃圾专项清理，建立常态化清理机制，力争重点水域露天塑料垃圾基本清零。（国家发展改革委、生态环境部、水利部按职责分工负责）制定长江经济带塑料污染治理实施方案。（国家发展改革委、生态环境部牵头负责）开展海洋塑料垃圾和微塑料监测调查。实施海湾、河口、岸滩等区域塑料垃圾专项清理，推动沿海市县建立海洋塑料垃圾清理工作长效机制，保持重点滨海区域无明显塑料垃圾。（生态环境部牵头负责）增加海滩等活动场所垃圾收集设施投放，提高垃圾清运频次。（住房和城乡建设部牵头负责）组织开展江河湖海塑料垃圾及微塑料污染机理、监测、防治技术等相关研究。（科技部、生态环境部按职责分工负责）

本项目生产阴阳角线，不合格的产品、边角料破碎回用，无塑料废弃物，不涉及在江河、湖泊、水库管理范围内产生塑料垃圾。

符合

（十七）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相符性分析

表1-17与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析

控制要求

基本要求

项目情况

符合性

VOCs物料储存无组织排放控制要求

①VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。

②盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

①本项目产生VOCs物料都为密闭包装袋包装；②本项目产生VOCs物料都储存于室内；③本项目在非取用含VOCs物料时都进行封口储存。

符合

VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求

①液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。

②粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。

①本项目不涉及液态物料；②本项目粒状含VOCs物料采用密闭的包装袋进行物料转移。

符合

工艺过程VOCs无组织排放控制要求

①企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。②通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。③载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。

①本项目建设完毕后安排专员进行记录，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。②本项目生产设备、操作工位、车间厂房设置换风器，能满足工艺过程VOCs无组织排放控制要求。③本项目载有VOCs物料的设备及其管道不进行清洗；如生产过程中产生退料过程，则本项目废气排至VOCs废气收集处理系统进行处理。

符合

VOCs无组织排放废气收集处理系统要求

①VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。②企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。

本项目废气处理措施发生故障时立即停止生产，维修好后才能生产；项目产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）通过一套“二级活性炭吸附装置”处理，处理后通过1根15m高的排气筒排放。

符合

（十八）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号文）符合性分析

表1-18与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号文）符合性分析

序号

方案内容

项目情况

符合性
1

一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生

大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。

本项目使用原料为全新料，且采用的是VOCs含量较低的原料。项目建成后，将建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量等信息。项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂，原料VOCs含量（质量比）均低于10%，采取相应措施后均能达标排放。

符合

2

二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制

企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。

本项目原料均采用密封性较好包装袋装存放置于仓库，生产废气共同引入二级活性炭吸附处理达标排放。根据后文计算，活性填充量不得低于1387kg，更换周期不能超过1次/286天，产生的废活性炭需要与废润滑油分区暂存于标准危废间，建立健全管理台账及转移联单制度，委托有资质单位定时清运处置。项目建成后，将严格按照排放标准要求开展LDAR工作，把VOCs治理设施和原料储存措施纳入检测计划中。

符合

3

三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率

组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。

本项目废气采用集气罩收集进入二级活性炭，集气效率80%，处理效率达到37.59%，有机废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准，臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

，臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

符合

（十九）项目与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》符合性分析

表1-19项目与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》符合性分析
文件要求
项目情况
符合性
（一）严格节能环保准入。提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度。把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。未通过能评和环评审查的建设项目，有关部门不得审批、核准、备案。积极发展绿色建筑，新建建筑要严格执行强制性节能标准，大力推广使用太阳能热水系统和光伏建筑一体化等技术和装备。

项目不属于高污染、高耗能行业，项目用能较少。根据项目工程分析，项目颗粒物、挥发性有机物的排放量按照“十四五”期间主要总量控制指标进行总量控制。
符合
（二）加快清洁能源替代利用。优化调整能源结构，加大清洁能源推广使用力度。在做好 生态保护和移民安置的基础上，积极推进水电开发，统筹协调 中小水电发展，规范有序发展风电。积极开发以生物柴油、生物质固体成型燃料为主的生物质能，稳妥推进太阳能发电，加快推进太阳能多元化利用。加快建设和完善天然气管网及配套设施，不断扩大天然气利用规模。认真落实《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市中心城区天然气利用发展三年行动计划的通知》（玉政办发〔2014〕113 号），从2014 年起，用3年左右的时间，全力推进中心城区天然气利用普及工作。各县区应逐步建设和完善天然气管网及配套设施，加快清洁能源替代，优化调整能源结构。

项目使用能源为水、电能，属于清洁能源，不使用其他能源
符合
（三）转变生产、生活方式，逐步取缔高污染燃料。各县区政府所在地建成区全面禁止烧煤、烧柴，取缔燃煤锅炉、炉灶，推广使用天然气、液化石油气、电力、生物燃料等清洁能源。中心城区及各县县城所在地建成区在2016年底前制定并实施高污染燃料禁燃区管理规定。提高煤炭洗选比例， 鼓励建设群矿型和矿区选煤厂，大力发展煤炭洗选加工技术，现有煤矿要加快结构调整和升级改造。发展洁净煤技术，实现煤炭高效洁净燃烧，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平。逐步淘汰各县区燃煤锅炉，到2017年底基本淘汰中心城区建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。2017年底前，县区政府所在地建成区全面禁止使用燃煤锅炉。产业聚集区要集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。天然气干、支线可以覆盖的地区原则上不再审批以煤（油）作为燃料的新建、改建、扩建项目。

项目不使用锅炉，使用电能加热。
符合
（四）深化城市扬尘污染治理。2014年底前，各县区人民政府要制定并完善工程建设工地扬尘管理措施办法，明确部门职责，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区的工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要 进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输，2017年底前基本安装卫星定位系统。县级以上城市要加大城市建成 区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施。

施工期设置围挡墙，施工道路进行地面硬化，渣土运输车辆采取密闭措施，项目施工期采取防风抑尘措施，减少扬尘排放量。

符合
（二十）与《玉溪市国土空间总体规划(2021-2035年)》符合性

表1-20与《玉溪市国土空间总体规划(2021-2035年)》符合性分析
文件要求
项目情况
符合性
第9条  筑牢底线，全域统筹优化三生空间

实施耕地“三位一体 ”保护，严格划定耕地和永久基本农田，保护坝区长期稳定利用耕地，全面推进高标准农田建设。
项目于2026年6月11日取得了澄江市自然资源局出具的《云南铭伟新材料有限公司年产1500吨阴阳角线项目查询“三区三线”的情况说明》（附件12），项目范围全部在城镇开发边界内，不涉及永久基本农田。
符合

第13条 耕地和永久基本农田

严格落实永久基本农田特殊保护，加强永久基本农田用途管制，已划定的永久基本农田，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。
项目于2026年6月11日取得了澄江市自然资源局出具的《云南铭伟新材料有限公司年产1500吨阴阳角线项目查询“三区三线”的情况说明》（附件12），项目范围全部在城镇开发边界内，不涉及永久基本农田。
符合
第14条 生态保护红线

生态保护红线一经划定，未经批准，严禁擅自调整。规范管控生态保护红线内对生态功能不造成破坏的有限人为活动，有限人为活动应尽量避让、自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地等特殊区域，确实无法避让的应符合现行相关法律法规规定。除了生态保护红线内允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照国家、云南省有关规定办理用地审批手续。
项目于2026年6月11日取得了澄江市自然资源局出具的《云南铭伟新材料有限公司年产1500吨阴阳角线项目查询“三区三线”的情况说明》（附件12），项目范围全部在城镇开发边界内，不涉及生态保护红线。
符合
第15条 城镇开发边界

城镇开发边界内实施“详细规划+规划许可”的管制方式，并 加强与城市“四线”协同管控。城镇开发边界外的建设，按照主导用途分区，实行“详细规划+规划许可 ”和“约束指标+分区准入”的管制方式。
项目于2026年6月11日取得了澄江市自然资源局出具的《云南铭伟新材料有限公司年产1500吨阴阳角线项目查询“三区三线”的情况说明》（附件12），项目范围全部在城镇开发边界内。项目位于云南澄江产业园区提古片区，于2026年3月27日取得云南澄江产业园区管理委员会开具的入园证明（见附件3），符合规划。
符合
第25条 全面落实耕地用途管制

严格保护永久基本农田，严肃开展永久基本农田核实处置。巩固“三区三线”划定成果，严守耕地红线，有效处置“三区三线”划定成果启用前形成耕地和永久基本农田中的非耕地问题，严肃开展永久基本农田核实处置。对于永久基本农田，区分不同情形，

实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。按照“总体稳定、局部处置”的原则，严肃认真、实事求是、积极稳妥进行整改或补划，确保玉溪市永久基本农田保护目标任务实至名归。

项目于2026年6月11日取得了澄江市自然资源局出具的《云南铭伟新材料有限公司年产1500吨阴阳角线项目查询“三区三线”的情况说明》（附件12），项目范围全部在城镇开发边界内，不涉及永久基本农田和生态保护红线。
符合



二、建设项目工程分析

/

		0.5
	新建


		固废

	垃圾桶、固废运输清理

	/

	0.3
	新建


		扬尘

	喷淋降尘
	1套

	0.2
	新建


		小计

	/

	1
	/


	运营期

	废气处理

	15m高排气筒

	1根

	1
	新建


			集气罩及管道

	若干

	1
	新建


			二级活性炭吸附设备
	1套

	10
	新建


			厨房油烟净化器
	1套

	房东已投资建设，本项目建设单位依托使用。
	依托

		水处理

	化粪池20m3
	1座
		依托


			油水分离器
	1个

		依托

			回用水池
	1座
		依托


			雨水收集池
	1座
		依托


			事故应急池
	1座
		依托


		噪声治理

	减振软垫、隔声板

	若干
	1
	新建


		生活垃圾
	垃圾桶

	若干
	0.1

	新建


		危险固废

	危废暂存间（5m2）

	1个

	1
	新建


		小计

	14.1
	/


	合计

	15.1
	/



	10、物料平衡
本项目年生产1500t阴阳角线，项目总物料平衡见表2-7。
表2-7项目总物料平衡表

投入

产出

序号

物料名称

投入量t/a

物料名称

数量t/a

1
聚氯乙烯
614
产品

阴阳角线
1500
2
重质碳酸钙
843.1228
废气
颗粒物
0.1554
3
复合稳定剂
18
非甲烷总烃
0.96
4
石蜡
9
氯化氢
0.0074
5
CPE
8.5

6
硬脂酸
8.5
/
合计

1501.1228
合计

1501.1228
11、项目用水平衡

项目供水由园区统一供给。

（1）生活用水

本项目员工在厂区统一食宿，依托使用云南星宗安消防设备有限公司污水处理设施。员工生活用水参照《云南省用水定额标准》（DB53/T/168-2026）城镇用水定额，工作人员生活用水定额取100L/（人·d），员工总人数20人，则生活用水量为2m3/d（600m3/a），其中食堂用水约占20%（0.4m3/d），其他生活用水80%（1.6m3/d）。废水产生系数按0.8计，则项目总生活污水量为1.6m3/d（480m3/a），食堂污水0.32m3/d（96m3/a），其他生活污水1.28m3/d（384m3/a）。食堂污水经油水分离器处理后与其他生活污水进入化粪池处理后进入污水处理站处理达标回用于绿化与道路扫洒。

（2）冷却循环用水

项目产品冷却定型需要进行降温冷却，生产线每条配套设置1个循环小水池，挤出的产品与水直接接触冷却，水循环使用。循环冷却水使用过程中存在少量的损耗，需要补给新鲜水，不外排。冷却水均为普通的自来水，其中无需添加矿物油、乳化液等冷却剂。根据建设单位提供资料，冷却循环水池总容积为6m3，泵的循环水量均为4m3/h，冷却塔每天工作8h，则每天的循环水量为4m3/h×8h=32m3/d。

参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017），蒸发损失率可按下列经验公式计算：

QE=K×△t×Qr

式中：

QE——蒸发量，m3/h；

△t——冷却塔进水与出水温度差，℃；本评价进出水温度差按15℃计；

K——系数，1/℃；本评价按平均环境温度25℃计，按照规范中表5.0.6，系数取0.00145/℃；

Qr——循环冷却水量，m3/h。

综上计算可知，本项目冷却蒸发水量为0.174m3/d，合52.2m3/a。
（3）初期雨水
本项目严格执行雨污分流，项目占地面积2200㎡，其中生产区域面积约2200㎡。项目租用云南星宗安消防设备有限公司厂房建设运营，雨水收集依托其312m3雨水收集池，依托可行性分析详见表四。
初期雨水量计算按：Q=Φ×q×F×t
式中：Q--初期雨水量，m³

t--降雨历时，分钟，取15分钟
Φ--径流系数，取0.9
q--暴雨强度

F-汇水面积，0.22hm2
降雨强度参照玉溪市中心城区暴雨强度公式（修订）计算：q=2870.528（1+0.633lgP）/（t+14.742）0.818 式中：P—设计降雨重现期5年； t—降雨历时； 降雨重现期5a，降雨历时 15min，暴雨强度为258.13L/s·hm2。按照公式，可以计算出汇水区初期雨水流量56.79L/s，收集前15min的雨水，即51.109m3/次，但雨水收集池应留有20%的余量，根据计算：51.109m³×1.2≈61.33m³。每年雨季生产天数为30天，故每年收集的初期雨水的量为1839.9m³,收集后的雨水经过沉淀后用于道路扫洒降尘。

综上所述，项目运营期用水情况详见表2-7。

表2-7项目用水情况一览表（单位：m³/d）

项目

自来水

初期雨水

废水量

废水去向

生产用水

冷却用水
52.2m³/a，

0.174m³/d

/

/
循环使用，不外排

初期雨水

/

1839.9m³/a；6.133m³/d

/

绿化、道路扫洒

生活用水

职工其他生活用水

480m³/a，

1.6m³/d

/

384m³/a，

1.28m³/d

污水处理设备，处理后回用于绿化以及道路扫洒

食堂用水

120m³/a，

0.4m³/d

/

96m³/a，

0.32m³/d

合计

652.2m³/a；

2.174m³/d
1839.9m³/a；6.133m³/d
480m³/a；

1.6m³/d
/

项目水平衡详见图2-1。
[image: image5]
图2-1项目雨季用水平衡图（m3/d）
[image: image6]
图2-1项目旱季用水平衡图（m3/d）
	

	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程简述

（一）施工期工艺流程及产污环节

本项目租用现有厂房，布置生产线进行生产。施工期主要为设备安装、装修，产生少量的粉尘、噪声和施工垃圾。施工时间较为短暂，做好洒水降尘、隔声减振和施工垃圾清运，产污随着施工完成而结束。其施工期间产污见图2-2。
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图2-2项目施工期工艺流程及产污节点图
（二）运营期工艺流程及产污环节

1、投料、混料

将聚氯乙烯树脂、重质碳酸钙、石蜡、复合稳定剂、CPE、硬脂酸按生产比例投加入到料斗内（料斗半封闭，仅留入料口），通过旋转螺杆运输至密闭的混料机（要求项目加强混料机的密闭性，一方面可避免混料过程产生大量粉尘，另一方面可避免原料浪费）混合搅拌，物料在混料机内高速搅拌，使各种物料均匀混合，同时也因高速搅拌摩擦生热对物料进行了预热。物料在混料机内高速搅拌混合搅拌为保证混料机安全运行，混料机上设置了呼吸气口。搅拌混合完毕后的物料经螺杆输送机密闭输送至料仓，料仓中物料密闭输送至挤出机。此工序产生投料粉尘和噪声。

2、挤出成型

经搅拌混合后的物料经料仓密闭输送至挤出机料口内。物料在螺杆旋转作用下，通过料筒内壁和螺杆表面摩擦剪切作用向前输送到加料段，在此松散物料被向前输送的同时被压实；在压缩段，螺槽深度变浅，进一步压实，并在料筒外电加热至150~180℃,同时在螺杆与料筒内壁摩擦剪切作用下，料温升高开始熔融，压缩段结束，进入均化段，此时物料均匀、定温、定量挤出熔体，到机头后成型得到制品。此过程半成品多余的部分切割下来作为边角料处理。此工序产生有机废气、氯化氢、边角料、和噪声。

3、冷却定型

冷却的作用是使挤出制品尺寸定型，冷却至36℃左右。本项目冷却采用循环冷却水直接冷却，即冷却水在隔套内直接与产品接触，循环冷却水经柔性管道回流到循环水池的热水段，经冷却塔降温后，进入循环水池冷水段后循环使用，按时补充损耗，不外排。循环冷却水在与挤出制品的直接冷却过程中，水中可能存在极少不影响冷却效果的颗粒物，几乎可以忽略不计，在循环水池沉降，缓慢累积产生极少量的沉渣，本环评要求建设方定期清理。此工序产生噪声、沉渣。

4、打孔

冷却后的定型制品经牵引机引至打孔机打孔。此工序产生边角料、噪声。

5、裁切

打孔后的制品经裁切机按产品要求尺寸裁切成合格产品。此工序产生不合格产品、噪声。

6、包装
按若干数量将产品打包，用纸箱进行包装。此工序产生废包装材料、噪声。
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	与项目有关的原有环境污染问题
	1、依托云南星宗安消防设备有限公司情况

（1）云南星宗安消防设备有限公司基本情况

云南星宗安消防设备有限公司于2024年1月4日取得玉溪市生态环境局澄江分局关于对《云南星宗安消防设备有限公司消防器材以及配套器材生产建设项目环境影响报告表》的批复（澄环审〔2024〕1号）。

2024年10月10日取得排污许可证，证书编号：91530481MACHLX2J7R001W。项目于2025年5月7日竣工，并于2025年9月进行了云南星宗安消防设备有限公司消防器材以及配套器材生产建设项目（一期）验收。验收委托了中博源检测（云南）有限公司进行监测，有组织排放的颗粒物、NOx、SO2、非甲烷总烃可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；厂区内无组织排放非甲烷总烃可达到《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值要求。

厂界无组织排放的颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；东、南、西、北噪声排放满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准。

污水处理设备排放的生活污水经处理后可达到《城市污水再生利用杂用水水质》（GB/T18921-2020）城市绿化标准。
因市场经济情况调整，云南星宗安消防设备有限公司将南部生产厂房租于本项目使用，其北部生产厂房正常运营，为了方便管理，厂房中间已用隔板隔开。
（2）依托云南星宗安消防设备有限公司已建设环保设施

云南星宗安消防设备有限公司已建了化粪池、油水分离器、污水处理站、回用水池、雨水收集池、事故应急池，其中30m3化粪池1个，处理量为0.5m³/h油水分离器1个，处理规模为15m³/d的污水处理站1个，88m³回用水池1个，312雨水收集池1个，178m³事故应急池1个。云南星宗安消防设备有限公司只使用了一部分厂房，运营中各环保设施有余量，本项目依托其环保设施。
（3）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

项目租用的云南星宗安消防设备有限公司的厂房未安装设备，处于闲置状态，闲置厂房内不存在与本项目有关的原有污染情况。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	（一）大气环境

本项目位于云南澄江产业园区提古片区，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表1过渡阶段二级浓度限值。

环境空气质量现状引用澄江市环境空气质量自动监测站监测数据。澄江市环境空气质量自动监测站对区域环境空气质量开展连续监测，自动监测站设置于玉溪市生态环境局澄江分局办公楼楼顶，位于本项目区西南面11.1km。根据玉溪市生态环境局澄江分局发布的2025年1月-12月环境空气质量状况，项目所在区域2025年环境空气质量现状评价见表3-1。

表3-1区域环境空气质量现状评价表（二级）单位：ug/m3
监测
时间
监测浓度
SO2
NO2
PM10
CO（mg/m3）
O3
PM2.5
1月
5

10
32
0.7
72
22
2月
6

11
33
0.8
84
25
3月
7

13
40
0.9
100
30
4月
7

13
45
0.8
110
28
5月
8

11
19
0.6
91
13
6月
8

10
15
0.6
72
12
7月
8

10
13
0.6
73
11
8月

6

10
12
0.6
66
10
9月
/
/
/
/
/
/
10月
/
/
/
/
/
/
11月
/
/
/
/
/
/
12月
7

14
21
0.8
69
16
平均值
6.11
11.33
23.22
0.62
81.88
18.55
标准（ug/m3）
60

40
70
4
160
30
达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
达标
根据2025年澄江市环境质量监测公告统计分析结果可知：2025年澄江市城区域环境空气可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值。由此，项目所在区域为达标区域。

（2）其他特征污染物（TSP、TVOC）环境质量现状：

项目颗粒物、TVOC数据引用房东云南星宗安消防设备有限公司委托贵州鼎拔检测有限公司于2023年10月20日—2023年10月22日对项目区环境空气质量现状的监测数据。环境空气质量现状监测点位在厂址下风向布设1个监测点。

①监测项目：TSP、TVOC共2项。

②监测频次：连续监测3天。

③监测方法：监测方法及仪器见表3-2。

表3-2监测方法及仪器

检测项目

检测方法

检测仪器

环境空气

总悬浮颗粒物
环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法
HJ1263-2022
电子天平/BSM-120.4
TVOC
环境空气挥发性有机物的测定吸附管
采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ644-2013
气相质谱联用仪
/Trace1300-ISQQD
④检测结果统计

项目所在区域环境空气质量现状监测结果详见表3-3。

表3-3环境空气日均浓度监测结果统计单位：ug/m³

采样点

采样日期

10-20

10-21

10-22

标准限值

达标情况

项目区下风向
总悬浮颗粒物

114

125

115

300

达标

TVOC

121

118

126

600

达标

根据监测结果分析，TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值。TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级浓度限值。

（二）地表水

项目所在区域主要地表水体为梁王河集水区，距离梁王河集水区6.17km，梁王河汇入捞鱼河，最终汇入滇池。根据《云南省水功能区划》（2014年修订）：捞鱼河、梁王河呈贡农业用水区：捞鱼河由河源至滇池入口，全长28.7km；梁王河由河源至滇池入口，全长23.0km，捞鱼河、梁王河主要用于农灌。现状水质为劣V类，2020年水质目标为IV类，2030年水质目标为III类。因此项目区地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

根据昆明市呈贡区人民政府公布的《2026年2月呈贡区入滇河流水质月报》：梁王河呈贡辖区设海康庄园南300米（小月角）1个出境断面，2026年2月水质为Ⅲ类，水质状况良好。故梁王河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值。

（三）声环境

本项目位于云南澄江产业园区提古片区，项目区域声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》中（GB3096-2008）3类标准。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量环境现状并评价达标情况。本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。
（四）地下水、土壤环境现状

本项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源环境目标。项目不开采利用地下水，也不进行地下水回灌或向地下水排放废水，运营期项目排放的废气主要是挥发性有机物（以非甲烷总烃计）和颗粒物，不含《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，不会对土壤造成大气沉降影响；废水处理达标后回用于绿化、场地洒水降尘，且废水中不含重金属、持久性有机污染物和《有毒有害水污染名录》中的污染物，厂房内地面均按相关标准进行硬化处理，不存在地下水、土壤污染途径项目。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，无需进行地下水、土壤环境现状调查。

（五）生态环境

根据现场踏勘，项目位于云南澄江产业园区提古片区，属于规划区域，周边无世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区、地质公园等环境敏感区。项目区域内植物均为当地常见种和园林绿化栽培种，无古树名树，无国家级、省级保护植物。其生物多样性较简单，常见动物主要为老鼠、麻雀。项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。项目区域为建成区生态环境自我恢复能力较弱。

	环境

保护

目标
	（一）大气环境

根据现状调查，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、居民区等大气保护目标。

（二）声环境

项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

（三）地表水

项目位于云南澄江产业园区提古片区，周围地表为梁王河集水区。项目环境地表水保护目标见下表3-5。

表3-5项目环境地表水保护目标表

环境要素

敏感点

方位

厂界距离

规模

保护级别

地表水

梁王河集水区
东南面

6170m

水体功能为农业用水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准

（四）地下水环境

根据《云南澄江产业园区总体规划[修编]（2021-2035）环境影响报告书》以及现状调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（五）生态环境

项目区位于云南澄江产业园区提古片区，不属于在产业园区外建设项目新增用地的。

	污染

物排

放控

制标

准
	（一）施工期
1、噪声

施工期产生噪声有机器调试噪声和车辆运输噪声，该部分噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523－2025），见表3-6。

表3-6建筑施工场界噪声排放限值

昼间

夜间

70dB(A)

55dB(A)

2、废气

施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放的限值要求。

表3-7大气污染物综合排放标准排放限值

污染物

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0mg/m3（周界外浓度最高点）

（二）运营期：

1、废水

项目依托使用房东云南星宗安消防设备有限公司的水处理设施，近期项目区产生的食堂废水经油水分离器处理后通过化粪池处理，处理后排入污水处理设施处理，处理达到《城市污水再生利用杂用水水质》（GB/T18921-2020）标准，见下表3-9，回用于绿化、场地洒水降尘。远期待园区污水处理站建设完成且接通园区污水管网后，生活污水经油水分离器、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准后通过园区污水管网排入园区配套的污水处理站。
表3-8《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18921-2020）标准
序号

项目

城市绿化

冲厕、车辆清洗
1

PH值

6.0-9.0

6.0-9.0

2

色度、铂钴色度单位

≤30

≤30
3

嗅

无不快感

无不快感

4

浊度/NTU

≤10

≤5
5

五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）

≤10

≤10
6

氨氮/（mg/L）

≤8

≤5
7

溶解性总固体（mg/L）

≤1000（2000）a

≤1000（2000）a

8

阴离子表面活性剂/（mg/L）

≤0.5

≤0.5

9

溶解氧/（mg/L）

≥2.0

≥2.0

10

铁/（mg/L）

——

——

11

锰/（mg/L）

——

——

12

总氯/（mg/L）

出厂1.0，管网末端≥0.2b

出厂1.0，管网末端≥0.2b

13

大肠埃希氏（MPN/100mL或CFU/100mL）

无c

无c

注：“——”表示对此项无要求。

a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性总固体含量较高的区域的指标。

b用于城市绿化是，不应超过2.5mg/L。

c大肠埃希氏菌不应检出。

表3-9《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准
单位：mg/L

标准类别

pH

BOD5
CODcr

SS

动植物油

氨氮

总磷

（表1）A等级标准

6.5~9.5
≤350
≤500

≤400

≤100

≤45

≤8

2、废气

（1）有组织废气

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）要求，使用聚氯乙烯树脂企业挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），使用聚氯乙烯以外的树脂企业执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）。本项目涉及树脂为聚氯乙烯、CPE（氯化聚乙烯）等，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、氯化氢、氯乙烯、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值，有组织废气排放标准见下表3-10。
表3-10《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织废气二级标准

污染物

最高允许排放浓度

排气筒高度（m）

排放速率（kg/h）

50%执行的排放速率（kg/h）
非甲烷总烃
120
15
10
5
氯化氢
100
15
0.26
0.13
氯乙烯
36
15
0.77
0.385
根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定“排气筒高度要高于200m半径范围的建筑物5m以上，不能达到该要求的排气筒应按其高度对应的排放速率标准值严格50%”。本项目200米范围内最高建筑为旁边新建厂房19米，项目DA001排气筒设置了15米，未高出200m半径范围的建筑物5m以上，故本项目排放速率标准值严格50%执行。

本项目臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），详见下表3-11。

表3-11《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
污染物

最高允许排放浓度

排放量，kg/h

排气筒高度（m）

标准值（无量纲）

臭气浓度

/

15
2000（无量纲）

（2）无组织废气

厂界非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值，详见下表3-12。

表3-12《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度(mg/m³)

非甲烷总烃

周界外浓度最高点
4.0

氯化氢
周界外浓度最高点
0.2
氯乙烯
周界外浓度最高点
0.60
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
厂界臭气浓度排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1中二级标准要求，详见表3-13。

表3-13《恶臭污染物排放标准》表1中二级标准要求
污染物名称

二级（新改扩建）
单位

臭气浓度

≤20

无量纲

（3）厂区内非甲烷总烃

项目运营过程中，挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）表A.1浓度限值，详细限值见表3-14。

表3-14厂区内VOCs无组织排放限值mg/m³

污染物

排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

非甲烷总烃

10

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

（4）食堂油烟

项目员工在房东职工食堂用餐，食堂油烟已安装油烟净化器处理油烟，排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的中型标准，餐饮业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表3-15。

表3-15油烟排放标准

规模

中型

净化设施最低去除效率（%）

75
最高允许排放浓度（mg/m³）

2

3、噪声

项目位于（GB3096-2008）《声环境质量标准》3类功能区，因此，运营期执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准，具体指标见表3-16。

表3-16厂界噪声执行标准单位：dB（A）

厂界外声环境功能区类别时段

昼间

夜间

3类

65

55

4、固体废弃物

项目一般工业固体废弃执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。

	总量

控制

指标
	本项目建议执行的总量控制指标：

1、废气

有组织排放废气：废气排放量为744万m3/a，非甲烷总烃排放总量0.671t/a，其中有组织非甲烷总烃0.479t/a，无组织非甲烷总烃0.192t/a。颗粒物排放总量0.1554t/a，均为无组织排放。

2、废水

本项目生活污水依托云南星宗安消防设备有限公司污水设施处理，食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水经化粪池+污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫标准用于绿化和道路浇洒，污水处理设施由云南星宗安消防设备有限公司管理，本项目不设置总量控制目标。
3、固废：全部妥善处置。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	施工期产生的废气污染物主要为设备安装、装修建设产生的施工垃圾、建筑垃圾、施工粉尘、施工噪声、施工人员生活废水、生活垃圾、设备包装材料。环评提出如下防治措施：

1、废气

（1）厂房隔断及施工过程中产生的粉尘采取洒水降尘处理；

（2）设备安装过程有焊接粉尘产生，焊接在车间内实施，焊接粉尘在车间内沉降。

2、废水

施工人员废水依托云南星宗安消防设备有限公司化粪池处理，处理后排入污水处理站处理回用。

3、噪声

①合理安排施工时间，禁止在夜间（22：00~06：00）及中午（12：00~14：00）时间段施工，减少施工噪声对环境的影响。

②施工时关闭厂房门窗，减少噪声向外传播。

③在施工机械的设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震，可减少动量，降低噪声。

4、固体废物

废包装材料收集后外售给废品回收站。项目施工人员生活垃圾利用垃圾桶收集袋装后送至云南星宗安消防设备有限公司生活垃圾收集点，集中委托环卫部门清运处置；装修建设产生的建筑垃圾收集后部分回收利用，不能利用的委托有资质单位清运至规范性建筑垃圾处置场。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（一）废气

项目运营期废气包括挤出成型废气、投料废气、破碎颗粒物、臭气浓度。

1、废气污染物源强核算

（1）挤出成型废气

①挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
项目生产阴阳角线，熔融挤出工段挥发性有机物废气（以非甲烷总烃计）核算依据参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《292塑料制品业行业系数手册》2922塑料板、管、型材制造行业系数表中的产排污系数进行计算。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）“2922塑料板、管、型材制造行业系数表--塑料板、管、型材--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑”中“挥发性有机物产污系数为：1.5千克/吨-产品”，但本项目原料中除PVC树脂、石蜡、CPE、硬脂酸等，还存在重质碳酸钙、复合稳定剂原料不会产生有机废气，本次核算时参考系数中“2.注意事项（其他行业参考本手册时，应以进行相应塑料加工的产品质量计，不包括其他组件的质量；或根据塑料制品所用的树脂及助剂原料量通过物料衡算估算塑料制品的产品质量；对于生产过程原料损失量较少的工段，可以直接以塑料制品所用的树脂及助剂原料量代替产品产量进行产污量核算）规定进行废气核算，即用树脂及助剂原料量代替产品产量进行产污量核算。

产排污系数见表4-1。

表4-1塑料板、管、型材制造行业系数表

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

塑料板、管、型材

树脂、助剂

配料-混合-挤出

所有规模

废气

挥发性有机物

千克/吨-产品

1.5

本项目PVC树脂、石蜡、CPE、硬脂酸总用量约640t/a，因此，上述原料在熔融挤出工序VOCs（以非甲烷总烃计）产生量约为0.96t/a。

②氯化氢产生量
本项目挤出工序的加热温度为150~180℃，PVC、CPE粉末在加热环节会产生氯化氢气体。

因《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《292塑料制品业行业系数手册》中无相关的产污系数，氯化氢排放源强参考《昆明吉熙塑业有限公司农用内镶贴片式滴头及日用雨鞋生产项目竣工环境保护验收报告表》进行类比计算，昆明吉熙塑业有限公司农用内镶贴片式滴头及日用雨鞋生产项目行业类别为塑料制品行业，生产工艺为搅拌混料-熔融挤出-冷却定型-成品，其中日用雨鞋生产线主要原料为PVC，该项目行业类别、生产工艺及污染治理措施均与本项目类似，具有可类比性，详见下表。

表4-2氯化氢源强参考类比可行性表
名称

农用内镶贴片式滴头及日用雨鞋生产项目
本项目

类比情况

主要原料

PVC

PVC

主要原料一致

产品

塑料产品

塑料产品

产品行业一致

工艺

熔融挤出
熔融挤出
工艺一致

产污节点

熔融挤出
熔融挤出
产污节点一致

根据《昆明吉熙塑业有限公司农用内镶贴片式滴头及日用雨鞋生产项目竣工环境保护验收检测报告》验收监测氯化氢排放速率最大值反推计算得出昆明吉熙塑业有限公司验收阶段注塑成型工段年产生的氯化氢为0.01248t/a（主要来自原料PVC粉），《昆明吉熙塑业有限公司农用内镶贴片式滴头及日用雨鞋生产项目》验收阶段PVC粉末用量为1050吨，本项目PVC、CPE粉末总用量为622.5t，则本项目挤出工序氯化氢的产生量为0.01248×（622.5÷1050）=0.0074t/a。

③氯乙烯

本项目挤出工序的加热温度为150~180℃，PVC粉末在加热环节会产生氯乙烯气体。

因《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《292塑料制品业行业系数手册》中无相关的产污系数，氯乙烯排放源强参考《昆明吉熙塑业有限公司农用内镶贴片式滴头及日用雨鞋生产项目竣工环境保护验收报告表》进行类比计算，昆明吉熙塑业有限公司农用内镶贴片式滴头及日用雨鞋生产项目竣工环境保护验收报告表行业类别为塑料制品行业，生产工艺为搅拌混料-熔融挤出-冷却定型-成品，其中日用雨鞋生产线主要原料为PVC粉末，该项目行业类别、生产工艺及污染治理措施均与本项目类似，具有可类比性，详见下表。

表4-3氯乙烯源强参考类比可行性表
名称

农用内镶贴片式滴头及日用雨鞋生产项目
本项目

类比情况

主要原料

PVC

PVC

主要原料一致

产品

塑料产品

塑料产品

产品行业一致

工艺

熔融挤出
熔融挤出
工艺一致

产污节点

熔融挤出
熔融挤出
产污节点一致

治理措施
二级活性炭
二级活性炭
治理措施一致
根据《昆明吉熙塑业有限公司农用内镶贴片式滴头及日用雨鞋生产项目竣工环境保护验收检测报告》（见附件）验收监测氯乙烯排放速率最大值反推计算得出昆明吉熙塑业有限公司验收阶段注塑成型工段年产生的氯乙烯为0.002t/a，根据《农用内镶贴片式滴头及日用雨鞋生产项目环境影响报告表》中注塑成型工序采用“二级活性炭吸附装置”处理注塑成型废气，处理效率为38%，则《昆明吉熙塑业有限公司农用内镶贴片式滴头及日用雨鞋生产项目竣工环境保护验收报告表》中氯乙烯污染物产生源强为0.0032t/a，《昆明吉熙塑业有限公司农用内镶贴片式滴头及日用雨鞋生产项目》验收阶段PVC粉末用量为1050吨，本项目PVC粉末用量为614t，则本项目挤出工序氯乙烯的产生量为0.0032×（614÷1050）=0.0019t/a。

有组织废气集气效率：

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.2废气收集系统要求—10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274—2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。因此，本项目集气罩类型根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中进行确定，由于本项目生产工艺无法做到密闭，因此本项目设置为上吸式集气罩；集气罩收集控制风速限值根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）表1中局部排风设施控制风速限值标准进行确定，本项目设置的外部排风罩为上吸式集气罩，收集废气为有机废气（非甲烷总烃），为有毒气体，因此对应的气体控制风速应为1.0m/s，排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不应低于0.3m/s。满足上述条件废气收集效率可达80%，剩余20%未收集的废气为无组织排放。
所需风量：

项目拟在挤出机上方设置集气罩收集废气，集气罩设置软帘遮挡，根据挤出机尺寸，集气罩设置长为0.5米，宽为0.5米。6台挤出机上方各设置一个集气罩，集气罩风量参照《三废处理工程技术手册（废气卷）》，集气罩按照以下经验公式计算得出所需的风量L：

L=3600(5X2+F)×Vx

其中：X—集气罩至污染源的距离（取0.3m）； 

F—集气罩口面积（根据设备尺寸，取0.8m*0.8m，即0.64m2）。

Vx—控制风速（取0.31m/s），取m/s，参考《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号等，取0.31m/s。
由上计算可知，单台设备的集气罩的风量约为1216.44m3 /h，本项目共6台挤出机，则总风量为7298.64m3 /h，为考虑管道长度以及风量耗损本项目风机风量取整为8000m3 /h。
处理效率

项目将挤出成型工序产生的有机废气共同引入二级活性炭吸附处理达标后由同一根排气筒DA001排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业系数手册中（2922塑料板、管、型材制造行业系数表），挥发性有机物采用活性炭吸附效率为21%，则二级活性炭吸附综合效率为37.59%。

④臭气浓度

项目在挤出工序会伴有轻微异味产生，以臭气浓度表征。

臭气浓度排放量参考《昆明吉熙塑业有限公司农用内镶贴片式滴头及日用雨鞋生产项目竣工环境保护验收检测报告》进行类比计算，该项目主要采用PVC等原材料生产雨鞋，生产工艺为配料-混合-挤出成型，生产工艺与本项目一致，挤出工段有机废气经二级活性炭吸附后通过15m高排气筒进行排放，废气治理设施与本项目一致，具有可类比性，详见下表。

表4-4臭气浓度源强参考类比可行性表
名称

农用内镶贴片式滴头及日用雨鞋生产项目
本项目

类比情况

主要原料

PVC

PVC

主要原料一致

产品

塑料产品

塑料产品

产品行业一致

工艺

熔融挤出
熔融挤出
工艺一致

产污节点

熔融挤出
熔融挤出
产污节点一致

治理措施
二级活性炭
二级活性炭
治理措施一致
类比已经通过验收的《昆明吉熙塑业有限公司农用内镶贴片式滴头及日用雨鞋生产项目竣工环境保护验收检测报告》的验收监测报告采用两级活性炭处理挤出工段挤出废气，根据其监测了臭气浓度出口排放量，废气设施出口臭气浓度排放量为724(无量纲)，本项目二级活性炭处理效率为37.59%，则反推出本项目有组织臭气浓度源强为1160无量纲）。类比《昆明吉熙塑业有限公司农用内镶贴片式滴头及日用雨鞋生产项目竣工环境保护验收检测报告》的厂界无组织臭气浓度监测数据，其臭气浓度＜10（无量纲），则本项目臭气浓度＜10（无量纲）。

（2）投料粉尘
本项目混料机为密闭操作，投料斗半封闭，仅在原料投料时会有少量颗粒物产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》“粒料加工厂”，卸料、筛选等排污系数在0.01～3kg/t之间，本项目原料粒径大小不一，排污系数取值0.1kg/t。项目原料粒料用量为1501.1228t/a，投料颗粒物的产生量为0.1501t/a。颗粒物通过加强投料操作、厂区通风减少影响，最终呈无组织排放。

（3）离线破碎机颗粒物

项目在产品检验后，对不合格产品进行破碎为粗颗粒回用于生产，破碎过程中会产生少量粉尘。评价参考《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021年6月发布）中42废弃资源综合利用行业系数手册，废PVC-干法破碎过程中颗粒物产生系数为450克/吨。项目破碎的不合格产品的量约为11.8t/a，经计算，不合格产品破碎产生的颗粒物的排放量0.0053t/a。

（4）工作时间
本项目年生产300天，每天生产8h。
（5）食堂油烟

项目员工在房东食堂用餐，食堂由房东管理，已安装油烟净化器处理烹饪油烟，本次核算本项目员工用餐带来的油烟源强与影响。根据《中国居民膳食指南（2022）》，每天使用食用油为25~30g/人，本项目每天提供2餐，每天使用食用油按20g/人计。项目食堂20人用餐，在食堂烹饪过程中产生的油烟挥发量按食用油量的2%计算，炊事时间按2h计算。净化设备每天运行2h，油烟净化设施风机风量为3000m3/h，处理效率不低于75%。

表4-2食堂油烟产排情况一览表
污染源

用餐人数

食用油用量

油烟产生情况

治理措施

排放情况

kg/d
t/a
kg/h

mg/m3
kg/d
t/a
kg/h

mg/m3
食堂

20人/d

20g/人

0.008
0.0024
0.004
1.33
油烟净化器+高于房顶1.5m排气筒
0.002
0.0006
0.001
0.33
综上可知，项目区食堂油烟能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型规模最高允许排放浓度要求，即油烟≤2.0mg/m3。
综上，项目大气污染物产排情况见下表。

表4-3项目有组织废气产排情况一览表
产污排污环节

挤出成型
污染物种类

VOCs（以非甲烷总烃计）
氯化氢
氯乙烯
臭气浓度

污染物产生量t/a
0.768
0.0592
0.00152
/
污染物产生浓度mg/m3
40
3.088
0.08
1160（无量纲）
排放形式

有组织

有组织废气排放量

1920万m3/a
治理

设施

处理能力

/
收集效率

80%
治理工艺

集气罩+二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放
治理工艺去除率

37.59%
是否为可行技术

是

污染物排放浓度mg/m3
24.88
3.088
0.0488
724（无量纲）
污染物排放速率kg/h
0.199
0.0247
0.00039
/
污染物排放量t/a
0.479
0.0592
0.00095
/
排放

口基

本情

况

排气筒高度

15
排气筒内径

0.28m
温度

25℃

编号

DA001
类型

一般排放口
地理坐标

E102°51′22.699″，N24°44′28.124″
排放标准

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
监测

要求

监测点位

DA001出口
监测因子

非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度
监测频次

非甲烷总烃：1次/半年；氯化氢、氯乙烯、臭气浓度：1次/年

表4-4项目无组织废气产排情况一览表
产污排污环节

挤出成型
投料、不合格产品及边角料破碎
食堂烹饪
污染物种类

非甲烷总烃
氯化氢
氯乙烯
臭气浓度

颗粒物
食堂油烟
污染物产生量t/a
1.398
0.0148
0.00038
＜10（无量纲）
0.1554t/a
0.0006t/a

污染物产生速率kg/h
0.08
0.0062
1.58×10-4
0.065
/
排放形式

无组织

无组织

无组织
有组织废气排放量

/

/

/
治理

设施

处理能力

/

/
/
收集效率

/

/

/
治理工艺

局部收集、厂房阻隔
/局部收集、厂房阻隔
油烟净化器
治理工艺去除率

/
/
60%
是否为可行技术

是

是

是
污染物排放浓度mg/m3  

/

/

/

＜10（无量纲）
/

0.33mg/m3
污染物排放速率kg/h  

0.08
0.0062
1.58×10-4
0.065
0.001
污染物排放量t/a
1.398
0.0148
0.00038
0.1554
0.0006
排放标准

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求

监测

要求

监测点位

项目区厂界上风向设1个参照点、下风向设3个监控点；厂区内厂房门窗距离地面1.5m以上位置处进行监测1个点
/
监测因子

非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物
/
监测频次

1次/年

/
4-5项目排气筒废气产排情况一览表

排放方式

排放源

污染物

名称

产污环节

产生情况

治理措施

排放情况

产生量t/a

产生

速率kg/h

产生

浓度mg/m³

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m³

有组织

DA001

非甲烷总烃

挤出成型
0.768
0.32
40
集气效率80%，二级活性炭处理效率37.59%（氯化氢处理效率为0），风量3100m3/h

0.479
0.199
24.88
氯化氢
0.0592
0.0247
3.088
0.0592

0.0247

3.088
氯乙烯
0.00152
0.00063
0.08
0.00095
0.00039
0.0488
臭气浓度

1160（无量纲）

724（无量纲）

无组织

厂界

非甲烷总烃

挤出成型
0.192
0.08
/

通过源头控制，加强车间通风

0.192
0.08
/

氯化氢
0.0148
0.0062
/

0.0148

0.0062

/

氯乙烯
0.00038
1.58×10-4
/

0.00038

1.58×10-4
/

臭气浓度

＜10（无量纲）
＜10（无量纲）
颗粒物

投料、破碎

0.1554
0.065
/

0.1554
0.065
/

2、达标情况及影响分析

①有组织废气达标性分析

根据废气计算结果对DA001有组织废气进行达标判定。项目有组织生产废气达标情况详见下表4-6所示。

表4-6达标情况分析表

工程

污染因子

排放浓度

标准值
排放速率
50%标准值

达标情况

DA001

非甲烷总烃

24.88mg/m3
120mg/m3
0.199kg/h
5kg/h
达标

氯化氢
3.088mg/m3
100mg/m3
0.0247kg/h
0.13kg/h
达标

氯乙烯
0.0488mg/m3
36mg/m3
0.00039kg/h
0.385kg/h
达标

臭气浓度
724（无量纲）
2000（无量纲）
/
/

达标

根据上文核算可知，DA001排气筒中非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯的排放速率与排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值。
②无组织废气达标性分析

项目无组织排放废气主要为投料、破碎过程中产生的粉尘，以及挤出成型中未被收集的有机废气。无组织排放情况见表4-7。

表4-7大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

国家或地方污染物排放标准

年排放量

(t/a)

排放速率

标准名称

浓度限值

mg/m³

1

挤出成型
非甲烷总烃
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准
4.0

0.192
0.08
2
氯化氢
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准
0.2
0.0148
0.0062
3
氯乙烯
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准
0.60
0.00038
1.58×10-4
4
臭气浓度

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值
20（无量纲）
＜10（无量纲）
5
投料、破碎

颗粒物

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准
1.0

0.1554
0.065
为评价厂界无组织废气排放情况，本环评选用估算模式AERSCREEN进行估算。

表4-8主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

污染源名称
坐标(°)
海拔高度(m)
矩形面源
污染物排放速率(kg/h)
经度
纬度
长度(m)
宽度(m)
有效高度(m)
氯乙烯
NMHC
氯化氢
TSP
矩形面源
102.855703
24.741502
2180.00
65
34
10.00
0.000158
0.08
0.0062
0.065
 表4-9 Pmax和D10%预测和计算结果一览表
污染源名称
评价因子
评价标准(μg/m³)
Cmax(μg/m³)
Pmax(%)
D10%(m)
矩形面源
TSP
900.0
46.2890
5.1432
/
矩形面源
NMHC
2000.0
58.7796
2.9389
/
矩形面源
氯化氢
50.0
4.5554
9.1108
/
矩形面源
氯乙烯
150.0
0.1160
0.0773
/
根据预测结果，厂界颗粒物最大落地浓度56.2890μg/m³，非甲烷总烃最大落地浓度58.7796μg/m³，氯化氢最大落地浓度4.5554μg/m³，氯乙烯最大落地浓度0.1160μg/m³，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值。

厂区内无组织非甲烷总烃达标分析：

参考《塑料工厂设计规范》（GB51192-2016）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《工业通风设计标准》（GB50019-2015），车间综合换气次数需6次/h以上。全面通风量计算公式为L=K×V（L为通风量，m³/h；K为换气次数，次/h；V为车间体积，m³）。项目生产车间总面积2200㎡（高11.4米），所以生产车间通风量为150480m³/h。生产车间未收集的非甲烷总烃为0.192t/a，排放速率0.08kg/h，则排放浓度为0.53mg/m³。生产车间内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值。
综上，厂界非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、氯乙烯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值；厂房内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值。

3、废气处理措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中塑料板、管、型材制造产生的非甲烷总烃采取密闭场所局部收集方式，采用二级活性炭吸附处理是可行的，见下表4-10。

表4-10塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表

产排污环节

污染物种类

过程控制技术

可行技术

塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制品制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气

非甲烷总烃

溶剂替代、密闭过程、密闭场所、局部收集

喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧

臭气浓度

喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术

4、非正常排放情况下的分析

项目非甲烷总烃设置二级活性炭吸附设备进行处理，未吸附的非甲烷总烃呈无组织排放。当环保设施不能正常运行时，项目大气污染物将进行事故排放，导致无组织排放加大，本次评价非正常工况考虑最不利情况，即环保设施完全失去处理效果，即处理效率为0，此时，项目大气污染物排放量即为产生量。项目非正常工况下各大气污染物排放情况见表4-11所示。

4-11废气非正常情况排放一览表

排气筒编号

排放工序

污染物种类

正常情况污染物产生速率kg/h

非正常情况

非正常排放情况

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
单次持续时间（h） 
年发生非正常排放频次/年 
DA001

挤出成型
非甲烷总烃

0.32
二级活性炭吸附处理+15m高排气筒（DA001）处理效率为0%。

0.32
40
1
<2
氯化氢
0.0247
0.0247
3.088
1
<2
氯乙烯
0.00063
0.00063
0.08
1
<2
臭气浓度
/
/
1160（无量纲）
1

<2

项目发生非正常排放，即废气处理设施发生故障，项目区内的废气处理效率下降甚至完全失效，本次环评主要考虑二级活性炭处理效率降至0%。由上表可知，在非正常排放条件下，非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯仍满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二标准限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值。
总结：污染物虽然排放未超标，但污染物浓度明显增大，增加了环境负担，所以本项目应加强废气处理装置的日常管理，避免非正常情况的排放。

非正常工况的控制措施：

建设单位应加强日常的环保管理，密切关注废气处理装置的运行情况。在项目运营期间，建设单位应定期检测废气处理效率，及时检修，以确保环保设施的正常高效运行，将废气对大气环境的影响降到最低。

加强对环保设备的日常保养和维护，委派专人负责环保设备的日常维护，确保环保设备的正常运行，一旦废气处理装置出现故障，应立即停止生产线的生产，待维修后，重新开启。

5、废气排放口基本情况

表4-12废气排放口基本情况表

排气筒编号及名称

地理坐标

高度（m）

排气筒内径（m）

风量（m3/h）
烟气流速（m/s）
类型

经度

纬度

DA001

102°51′22.699″
24°44′28.124″
15
0.28
3100
13.99
一般排放口

排气筒设置合理性：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定“新污染源的排气筒一般不应低于低于15m”。本项目DA001排气筒设置了15米，能够达到要求。根据表4-12计算，本项目排气筒烟气排放符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中“5.3.5 排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取 15 m/s 左右，本项目排气筒设置是可行的。

6、监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》制定本次监测计划，监测计划如下4-13。

表4-13运营期大气环境监测计划表

项目

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

有组织废气

DA001排气筒

非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度
非甲烷总烃每半年监测一次，氯化氢、氯乙烯、臭气浓度
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
厂界无组织废气

在厂界上风向设1个参照点，厂界下风向设3个监测点

非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度
每年监测一次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
厂区内无组织非甲烷总烃

厂房门窗距离地面1.5m以上位置处进行监测1个点，共1个监测点位

非甲烷总烃

每年监测一次

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值

（二）运营期废水影响及保护措施

本项目运营期废水主要为生活污水，依托云南星宗安消防设备有限公司污水处理设施处理，污水处理设施由云南星宗安消防设备有限公司进行管理。
1、废水源强
根据前文可知，本项目生活废水产生量为1.6m3/d（480m3/a）。
本项目近期食堂废水经房东油水分离器处理后与其他生活污水依托房东化粪池处理后排入污水处理站处理，处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准回用于绿化、道路扫洒。远期待园区污水处理站建设完成且接通园区污水管网后，生活污水经油水分离器、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准后通过园区污水管网排入园区配套的污水处理站。
根据《我国城市生活污水水质统计数据》，各种污染物的浓度分别为CODcr：400mg/L，BOD5：220mg/L，NH3-N：20mg/L，TP：7mg/L，SS：300mg/L，动植物油：50mg/L。依据《城镇生活源产排污系数手册》，生活污水经化粪池处理效率为CODcr：15%，BOD5：10%，NH3-N：3%，TP：6%，SS：60%。油水分离器除油效率一般取90%。
则项目生活污水污染物出水浓度约为CODcr：340mg/L；氨氮：19.4mg/L；SS：210mg/L，BOD5：198mg/L，TP：6.58mg/L。项目生活污水依托房东污水处理站，采用AO+MBR污水处理工艺，根据《膜生物反应器法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011），膜生物法处理系统对CODcr、BOD5、氨氮、总磷的去处效率分别在90%、95%、99%、90%以上。根据《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010），AO对COD、BOD5、SS、氨氮、总磷的去除效率能达到70~90%、70~90%、70~90%、80~90%、60%~90%。综上，AO+MBR污水处理站对COD、BOD5、氨氮、总磷、SS的处理效率取值分别为90%、95%、99%、90%、80%。项目生活污水产排情况见下表。
表4-14本项目近期生活污水产排总量表 单位：mg/L
废水来源

污水量t/a

主要污染物

污染物产生

处理措施

污染物排放

处理措施

污染物排放

产生浓度mg/L

产生量t/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

生活污水

480

CODcr

400

0.192

油水分离器+化粪池

340

0.163

污水处理站
34

0.0163

BOD5
220

0.105

198

0.095

9.9

0.0047

NH3-N

20

0.0096

19.4

0.0093

0.194

0.000093

总磷

7

0.0033

6.58

0.003

0.658
0.0003

SS
300
0.144
120
0.0576
24
0.0115
动植物油

50
0.024
5

0.0024
5
0.0024
由上表可知，本项目近期食堂废水经油水分离器处理后与其他生活废水依托化粪池+污水处理站处理可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫标准。

表4-14本项目远期生活污水产排总量表 单位：mg/L
废水来源

污水量t/a

主要污染物

污染物产生

处理措施

污染物排放

产生浓度mg/L

产生量t/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

生活污水

480

CODcr

400

0.192

油水分离器+化粪池

340

0.163

BOD5
220

0.105

198

0.095

NH3-N

20

0.0096

19.4

0.0093

总磷

7

0.0033

6.58

0.003

SS
300
0.144
120
0.0576
动植物油

50
0.024
5

0.0024
由上表可知，生活污水经油水分离器、化粪池处理能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准。
表4-15项目近期生活废水产排情况一览表
产污排污环节

生活污水

产生量（m3/a）

480
污染物种类

CODcr
BOD5
氨氮

总磷

SS
动植物油

污染物产生量（t/a）

0.192
0.105
0.0096
0.0033
0.144
0.024
污染物产生浓度（mg/L）

400
220
20
7

300
50
排放形式

处理达标回用
治理设施

处理能力

油水分离器、化粪池30m3、污水处理站15m3/d
收集效率（%）

100

治理工艺

生活污水一并进入依托的容积为30m3的化粪池处理，然后进入依托的15m3/d污水处理站处理达标后回用于绿化及道路洒水降尘，不外排。

.

治理效率%

油水分离器、化粪池

15
10

3

6
60
90
中水站

90
95
99
90
80
/

是否为可行技术

是

污染物处理后的量（t/a）

0.0163
0.0047
0.000093
0.0003

0.0115
0.0024
污染物出水浓度（mg/L）

34
9.9
0.194
0.658
24
5
排放去向

依托云南星宗安消防设备有限公司原有污水处理站处理达标后回用于绿化及道路洒水降尘，不外排。

处理标准

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。
监测要求

监测点位

污水处理站出水口

监测因子

PH、BOD5、SS、氨氮、溶解性总固体、阴离子表面活性剂、总氯、溶解氧、大肠埃希氏菌
监测频次

每年监测一次
注：本项目依托云南星宗安消防设备有限公司原有污水处理站处理生活用水，污水处理站由云南星宗安消防设备有限公司对环保监测及运营管理等负责
表4-15项目远期生活废水产排情况一览表
产污排污环节

生活污水

产生量（m3/a）

480
污染物种类

CODcr
BOD5
氨氮

总磷

SS
动植物油

污染物产生量（t/a）

0.192
0.105
0.0096
0.0033
0.144
0.024
污染物产生浓度（mg/L）

400
220
20
7

300
50
排放形式

处理达标进入园区污水管网
治理设施

处理能力

油水分离器、化粪池30m3
收集效率（%）

100

治理工艺

生活污水一并进入依托的容积为30m3的化粪池处理，然后进入园区污水管网。

.

治理效率%

油水分离器、化粪池

15
10

3

6
60
90
是否为可行技术

是

污染物处理后的量（t/a）

0.163
0.095
0.0093
0.003
0.0576
0.0024
污染物出水浓度（mg/L）

340

198
19.4
6.58
120
5
排放去向

生活污水一并进入依托的容积为30m3的化粪池处理，然后进入园区污水管网。

处理标准

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准
监测要求

监测点位

化粪池出水口

监测因子

PH、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油、悬浮物
监测频次

每年监测一次
注：本项目依托云南星宗安消防设备有限公司原有化粪池处理生活用水，化粪池由云南星宗安消防设备有限公司对环保监测及运营管理等负责
2、污水治理可行性

（1）油水分离器依托可行性分析

本项目员工在房东（云南星宗安消防设备有限公司）食堂用餐，增加的20人员工用餐带来的食堂废水由房东已有油水分离器处理。根据《云南星宗安消防设备有限公司消防器材以及配套器材生产建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，房东食堂废水0.485m³/d，本项目食堂废水占项目废水20%为0.32m³/d，则总的食堂废水为0.85m³/d。食堂炊事时间2h/d，油水分离器处理量为0.5m³/h，1m³/d＞0.85m³/d，项目增加的食堂废水不会超过已有油水分离器处理量，依托可行。
（2）化粪池依托可行性
本项目依托云南星宗安消防设备有限公司一个30m3化粪池，生活污水产生量为1.6m3/d。根据《云南星宗安消防设备有限公司消防器材以及配套器材生产建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，云南星宗安消防设备有限公司污水量约有2.424m3/d排入该化粪池，两家企业生活污水量为4.024m3/d。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中规定：化粪池的容积应满足污水在池内停留时间12h-24h要求，则化粪池至少可容纳2家企业至少7天的废水，保证水力停留时间在24h以上。综上，本项目依托云南星宗安消防设备有限公司化粪池可行。
（3）污水处理站依托可行性
根据《云南星宗安消防设备有限公司消防器材以及配套器材生产建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，云南星宗安消防设备有限公司设有1个污水处理站，处理能力15m3/d，污水量约有2.424m3/d排入该污水处理站。本项目生活污水依托云南星宗安消防设备有限公司污水处理站处理，生活污水产生量为1.6m3/d。两家企业生活污水量为4.024m3/d＜15m3/d，污水处理站能够容纳本项目的生物污水。
（4）回用水池依托可行性
根据《云南星宗安消防设备有限公司消防器材以及配套器材生产建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，云南星宗安消防设备有限公司设有1个容积88m³的回用水池，污水量约有2.424m3/d处理后排入该回用水池。本项目生活污水依托云南星宗安消防设备有限公司回用水池，处理的生活污水量为1.6m3/d。两家企业处理的生活污水量为4.024m3/d，处理后回用水池可以储存水21天以上，依托可行。

（5）雨水收集池依托及不外排可行性
根据《云南星宗安消防设备有限公司消防器材以及配套器材生产建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，云南星宗安消防设备有限公司设有1个容积312m³的雨水收集池，收集回用于绿化、道路扫洒不外排。云南星宗安消防设备有限公司按照厂房面积设计建设了雨水收集池，本项目租用的厂房为其验收过的厂房的一部分，不涉及新建建筑物，雨水量不会超过按照厂房总面积设计建设的雨水收集池容积，依托雨水收集池收集不外排可行。
（6）事故应急池依托可行性
根据《云南星宗安消防设备有限公司消防器材以及配套器材生产建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，云南星宗安消防设备有限公司设有1个容积312m³的雨水收集池。
根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故应急池容积按下文计算：

V总=（V1+V2-V3）+V4+V5 

式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个储罐内的物料量。本项目不涉及液体物料，即本项目为0m³； 

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m³；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m³，本项目为 0m³； 

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³，本项目为 0m³； 

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³

本项目与云南星宗安消防设备有限公司都仅涉及V2消防水量、V5降雨量，云南星宗安消防设备有限公司设计厂房时，已经按照厂房情况设计事故应急池容积，本项目租用其一部分厂房，依托其事故应急池是可行的。

（7）冷却循环水循环使用不外排可行性
项目挤出型材通过冷却水槽浸水降温定型，全过程仅为物理降温换热，无化学反应、无原料溶解、无添加剂析出，冷却水水质简单稳定。

冷却水主要污染物仅为空气中沉降粉尘，水质以悬浮物为主，不含重金属、有毒有机物、持久性污染物，水质稳定、可循环性极强，具备闭路循环回用的基础条件。项目冷却水仅存在蒸发、飞溅，无生产工艺废水外排需求。整套系统全自动循环运行，无生产废水外排通道。系统仅需定期补充新鲜水，弥补蒸发、飞溅损耗，正常生产工况下无废水外排。

4、管理要求

本项目依托云南星宗安消防设备有限公司原有油水分离器、化粪池、污水处理站处理生活用水，污水设施环保运营管理为云南星宗安消防设备有限公司负责，本项目建设单位不对污水处理负责。

（三）运营期噪声环境影响及保护措施

1、噪声源强及达标性分析

项目运营后产生的噪声主要是机械设备运行时产生的噪声，噪声源强为70~90dB(A）。经调查，项目区内设备均为室内声源。根据《噪声污染控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉）中资料，考虑到门窗面积和开门开对隔声的负面影响，建筑物插入损失取值15dB（A）。项目噪声源强调查清单见表4-16。

表4-16项目主要产噪设备噪声源统计表
序号

建筑物名称

声源名称

声源源强*

空间相对位置/m

声源控制措施

距室内边界距离/m

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声功率级

X,Y,Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

生产车间

混料机
85
61.92,9.25,1

软垫减震、厂房隔声

车间空间相对狭小，设备分布集中，距室

内边界距离

（r）小于车间宽度/π，不考虑车间内距离衰减

昼间

15dB(A)

70
1

混料机

85

61.54,6.45,1

70

1

混料机

85

60.63,3.05,1

70

1

混料机

85

60.03,-0.2,1

70

1

混料机

85

58.67,-3.45,1

70

1

混料机

85

57.68,-6.62,1

70
1
挤出机
85
63.65,9.48,1

70
1

挤出机
85
62.76,4.8,1

70

1

挤出机
85
62.45,2.04,1

70

1

挤出机
85

62.21,-0.07,1

70
1

挤出机
85

61.81,-2.96,1

70
1

挤出机
85
61.54,-5.9,1

70
1

定型机
80
55.27,10.58,1

65
1

定型机
80
54.76,6.84,1

65
1

定型机
80
54.24,3.64,1

65
1

定型机
80
54.15,0.33,1

65
1

定型机
80
53.7,-2.3,1

65
1

定型机
80
53.08,-5.03,1

65
1

牵引机
80
46.09,12.49,1

65
1

牵引机
80
45.03,8.94,1

65
1

牵引机
80
44.1,5.69,1

65
1

牵引机
80
42.81,2.39,1

65
1

牵引机
80
42.87,-0.45,1

65
1

牵引机
80
41.94,-3.59,1

65
1

打孔机
85

33.43,14.11,1

70

1

打孔机
85

32.62,12.18,1

70

1

打孔机
85

31.79,9.73,1

70

1

打孔机
85

30.94,6.67,1

70

1

打孔机
85

29.99,3.61,1

70

1

打孔机
85

28.98,0.37,1

70

1

裁切机
85

23.85,16.04,1

70

1

裁切机
85

22.86,14.03,1

70

1

裁切机
85

21.94,10.51,1

70

1

裁切机
85

20.7,6.84,1

70

1

裁切机
85

20.08,3.55,1

70

1

裁切机
85

18.9,0.09,1

70

1

数条机
85

13.08,18.26,1

70

1

数条机
80

12.47,14.17,1

65
1

数条机
80
12.04,10.7,1

65
1
数条机
80
11.51,7.04,1

65
1
数条机
80
11.34,4.44,1

65
1
数条机
80
10.56,0.78,1

65
1
破碎机
85
65.32,-4.81,1

70
1

2、预测内容

1）预测范围、点位与评价因子

①噪声预测范围为：厂界外1m。

②预测点位：厂界噪声，在东、南、西、北厂界等间距设置n个噪声点。

③厂界噪声预测因子：昼间等效连续A声级。

2）声环境影响预测

①预测方法

噪声传播过程中有三个要素：即声源、传播途径和接受者。根据项目采取的治理措施及降噪效果，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测模式，本评价只考虑几何发散引起的衰减量来预测项目对厂界的贡献点的影响。

预测方法为：依据各噪声源与各预测点的距离计算出各噪声设备产生的噪声对各预测点的影响值，并根据能量合成法叠加各噪声设备对各预测点的噪声贡献值，来预测分析本项目投产后对厂界及周围声环境的影响。

②预测模式

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv。两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为：

Lp1i(T)=10lg[image: image3.png]S|




Lp1i（T）－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij－室内j声源i倍频带的声压级，dB；N－室内声源总数。

本报告主要考虑厂房隔声，厂区围墙墙体隔声和距离衰减影响，厂房隔声及厂区围墙墙体隔声衰减值取15dB(A）。

根据预测，项目运营期等声值线见图4-2。
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图4-2项目等声值线图

③预测结果

项目夜间不生产，本次环评厂界噪声预测通过预测模型计算，项目厂界昼间噪声预测结果与达标分析表见表4-17。

表 4-17项目运营期厂界最大值及最小值（dB(A)）
最值
x 坐标（ m）
y 坐标（m）
离地高度（ m）
贡献值
最大值
49.38
-8.13
1.2
55.57
最小值
0.02
23.11
1.2
43.63
根据表4-16，项目厂界最大噪声为55.57dB(A)，最小噪声为43.63dB(A)，排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间≤65dB(A)。

为了进一步减小运营期噪声对周边环境的影响，本环评提出如下措施：

1）选用低噪声设备，安装过程中采取减振并设置减震垫等措施，同时加强保养，避免因运行状况不佳而诱发更高噪声，以从源头上减小噪声的影响；

2）厂区合理布局、高噪声设备远离厂界；

3）加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染防治设备处于正常工况；

4）物料及成品运输车辆进出厂区时禁止鸣笛、限速行驶；

5）对操作员工影响加强个人防护意识，工作人员应佩戴防噪用品，如防声耳塞或耳罩等。

6）加强管理培训，确保工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声；以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效好。

3、噪声监测计划

本项目根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）制定本次监测计划，详见表4-18。

表4-18噪声监测计划表

监测点位

污染物名称

执行标准

标准限值

监测方法

监测频次

1#东

Leq（A）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准（GB12348-2008）

昼间：60dB（A）

根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准（GB12348-2008）对测量方法的要求
1次/季

2#南

1次/季

3#西

1次/季

4#北

1次/季

（四）运营期固体废物及保护措施

本项目产生的固体废物主要为生活固废、一般固废、危险固废。

1、生活固废
（1）生活垃圾

本项目产生的生活垃圾主要为职工生活垃圾，主要为废纸、饮料瓶，根据《固体废物分类与代码目录》，固废代码为SW62(900-001-S62、900-002-S62），产生量按0.5kg/（人·d）计算，项目拟配置生产职工及管理人员共20人，则职工生活垃圾产生量为10kg/d、3t/a，由环卫部门统一收集处理。

（2）化粪池与污水处理站污泥

根据《固体废物分类与代码目录》，化粪池与污水处理站污泥固废代码为SW90(462-001-S90)。参考《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥产生量按照16.7t/万t废水处理量计算，本项目产生生活污水480m³/a，则化粪池与污水处理站产生污泥约为0.802t/a，定期由环卫部门清运。
（3）油水分离器废油及餐厨垃圾
餐厨垃圾主要为食品加工过程中产生的边角余料及剩饭剩菜及其他废物，根据《固体废物分类与代码目录》，固废代码为SW61(900-002-S61）。餐厨垃圾垃圾以平均0.05kg/（人次•d）计，本项目餐厅就餐人数20人/d，则产生餐饮垃圾为1kg/d、0.3t/a。根据上文分析，项目食堂废水的产生量为96m³/a，油水分离器油污约占处理水量的0.1%，因此，油水分离器油污产生量约为0.096t/a，本项目餐厨垃圾及油水分离器废油共0.396t/a。餐厨垃圾及油水分离器废油由云南星宗安消防设备有限公司管理，暂存在袋盖塑料桶内，定期委托有餐厨垃圾特许经营单位清运处理。
2、一般固废
废包装材料

本项目废弃包装材料，根据《固体废物分类与代码目录》，固废代码为SW17(900-003-S17）。根据建设单位提供的资料，废弃包装材料产生量约为1t/a，建设单位统一收集后，外售至废品回收站。

3、危险废物

（1）废活性炭

项目有机废气采用活性炭吸附装置净化处理，因此会产生废活性炭。根据工程分析，本项目经活性炭吸附处理前废气为0.768t，排放量为0.479t，则处理量为0.289t。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版），活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.25g废气/g活性炭，则理论上需要活性炭量约为1.156t/a。为保证活性炭的吸附效果，活性炭吸附器中活性炭的放置量一般比理论所需活性炭用量多20%，因此，实际上需要活性炭填充总量约为1.387t/a，则吸附废气后的废活性炭为1.676t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于HW49其他废物，废物代码为900-039-49，定期委托有资质的单位清运处置。

参考江苏省生态环境厅《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》苏环办[2021]218号计算活性炭更换周期，计算公式为：T=m×s÷（c×10-6×Q×t）。其中，T为更换周期（天），m为活性炭用量（kg），s为动态吸附量（%）（一般取值为20%），c为活性炭削减的VOCs浓度（mg/m³），Q为风量（m³/h），t为运行时间（h/d）。T=1387×20%÷[（40-24.88）×10-6×8000×8]=286.6，活性炭更换周期为286天1次。

表4-17活性炭吸附设备主要技术参数

名称

活性炭吸附装置技术参数

形式

箱式

风量

8000m³/h

处理有害气体成分

非甲烷总烃

有机溶剂最大浓度

≤100mg/m³

吸附材料

活性炭，碘值不低于800mg/g

动态吸附量

20%

活性炭填充料

1387kg

气流速度

0.31m/s

活性炭更换时间

更换周期286天1次
本项目所采用的活性炭吸附装置按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）进行设计，能够保证废气处理效率。
（2）废润滑油、废润滑油桶
项目机器设备在维护过程中，会产生少量的废润滑油、废润滑油桶，年产生量为0.05t与0.005t，属于危险废物。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油、废润滑油桶危险废物类别HW08，废润滑油危险废物代码：900-214-08，废润滑油危险废物代码：900-249-08，都定期更换暂存在危废间，交由有资质单位处置。
综上，运营期项目固体废物产生量见表4-19。

表4-19项目固体废物产生量一览表
类别

名称

废物代码

垃圾产生量

去向

生活固废
生活垃圾

SW62

900-001-S62

900-002-S62
3t/a

委托环卫部门清运

化粪池及污水处理站污泥
SW90

462-001-S90
0.802t/a

委托环卫部门清运

油水分离器废油及餐厨垃圾
SW61

900-002-S61
0.396t/a
委托餐厨垃圾特许经营单位清运处置
一般固废
废包装

SW17

900-003-S17
1t/a

外售废品收购站
危险废物
废润滑油

HW08

900-218-08

0.05t/a

暂存危废间，交由有资质单位清运处置

废润滑油桶
HW08

900-249-08

0.005t/a
废活性炭
HW49
900-039-49
1.676t/a

（五）危险废物管理要求

环评要求厂区内的危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）严格执行，项目拟设置危废间面积为5m2。危险废物外运时需要严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关规定报批危险废物转移计划，应做到沿途不抛洒。厂内危废临时贮存设施暂存后由有资质的单位处置，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。

危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

表4-20危废收集容器和危险废物暂存库设计要求一览表

项目
设计要求
收集容器要求

采用符合标准的专用容器。

收集容器材质选用较高强度、完整的材料，不易破损。

收集容器完好无损。

收集容器顶部与废润滑油表面之间保留120mm的空间。

收集容器外贴上符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的（危险废物）标签。
危险废物暂存库要求

危险废物暂存库地面为硬化地面，且耐腐蚀，表面无裂隙；

危险废物暂存库地面采用2mm厚的高密度聚乙烯或其他人工材料进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s；

采用2mm厚防腐环氧树脂进行防腐处理；

危险废物暂存库设置有安全照明设施和观察窗口。

表4-21建设项目危险废物暂存库运行、管理、安全措施一览表
项目

具体要求

危险废物暂存库的运行与管理

盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

危险废物暂存库的安全防护

必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

周围应设置围墙或其他防护栅栏。

应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

采取上述固废处理处置措施后，项目产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，处置率为100%，满足环保要求，对周围环境影响较小。
（六）地下水和土壤环境保护措施

1.土壤及地下水环境影响

（1）地下水、土壤潜在污染源及污染途径
本项目生产对土壤和地下水的影响主要可以分为入渗和沉积，入渗影响主要来自液体类原辅料通过泄漏方式，漫流至土壤表面，然后渗入土壤之中，继而影响土壤和地下水的质量。

入渗：本项目涉及的液体类成品为废润滑油；项目涉及的废水主要为生活污水，水质较简单，正常情况经处理后通过化粪池处理进入污水处理站，不会发生污废水漫流并进入土壤和地下水环境的情况。废润滑油发生泄漏时，现场管理人员应立即组织采取抹布、吸油棉、黄沙堵截及吸附等处理措施，防止泄漏污染土壤及地下水，处理后的吸附物质按危险废物处理规定收集和处置。

沉积：本项目大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃。挤出废气经集气罩与管道引入二级活性炭吸附处理后由同一根15m高DA001排气筒排放，投料、破碎逸出颗粒物呈无组织排放。

未收集的废气无组织排放，在大气扩散作用下，沉积到土壤表面的极少，因此通过大气沉降对土壤和地下水环境造成的影响甚微。

（2）污染防治措施
地下水及土壤的防治坚持以源头控制、分区防渗、污染监测及事故应急处理为原则，采用主动及被动防渗相结合的方式进行。

源头控制措施含油物料收集容器均严格根据物料性质选择相容材质的优质容器，并经常进行日常的巡检，确保容器状况良好，从而大大降低了泄漏事故发生的概率。涉及的含油物料存放于厂区内，应设置防渗。

废气环保设施专人专管，对废气处理设施定时检查维护，确保正常运行。制订突发环境事件应急预案，加强应急演练。面对设施出现故障，及时汇报上级，停产进行维修，待恢复正常后，再进行生产。
3）分区防控措施根据本项目建设特点，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对本项目进行整体的污染分区划分，污染区按照不同分区要求，采取不同等级防渗措施，并确保可靠性和有效性。项目防渗分区划分及防渗等级具体见下表。

表4-22本项目分区防控及措施

防渗分区

厂内分区

防渗技术要求

重点防渗区

危险废物暂存间

等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0× 10-7cm/s；或参照GB18598执行

一般防渗区

化粪池、回用水池、雨水收集池、事故应急池
房东已做防渗，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB 16889执行

简单防渗区

办公等其他区域

房东已做防渗，一般地面硬化

表4-23本项目采取的防渗处理措施

序号

主要环节

防渗处理措施

1

危险废物暂存间

等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0× 10-7cm/s；或参照GB18598执行
除此，企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。此外，一旦发生土壤污染事故，立即企业环境风险应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

（3）跟踪监测

本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生液态物料等物质泄漏事故且泄漏液体物料可能进入到外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测，检查泄漏事故污染影响情况。

（4）事故清消废水收集处理风险防范及应急处置措施
①总体管控原则

本项目厂区实行雨污完全分流、污废全收集、雨水全回用、事故水零外排管控体系。厂区生产废水、生活污水、事故消防废水、地面冲洗废水等污染水体与清洁雨水管网彻底分开布设，无混流、串流、直排情况。厂区雨水经收集处理后全部厂内回用，不设置雨水外排通道，从源头杜绝雨水夹带污染物外环境排放风险；针对生产泄漏、火灾、爆炸等突发事故产生的事故清消废水、消防尾水，建立“围挡拦截、分区收集、密闭暂存、分批处置、闭环回用/处理”的全过程防控体系，确保各类污染废水100%收集、零外排、零渗漏，彻底防范突发水环境风险。
②雨污分流系统完善及雨水管网管控措施

雨污分流体系

项目租用云南星宗安消防设备有限公司南部厂房建设生产，厂区已落实雨污分流，区域内地面实施分区防渗处理，生活污水污水有独立污水管进入化粪池及污水处理站，厂区清洁区域（办公区、绿化区、非生产道路）布设专用雨水收集管网，所有管网标识清晰、分区明确，雨污分流系统较为完善。同时对厂区管网接口、检查井、地沟等关键点位定期排查整改，确保雨污分流体系完整、有效运行，从源头避免污染物进入雨水收集系统。
雨水口及切换装置专项设置

本项目雨水全厂回用、无外排，不具备雨水外排条件。在雨水收集总管、回用池前端设置雨水切换截断装置（手动+应急自闭阀门），实现雨水系统工况可控切换，具体管控方式如下：
正常天气工况：切换阀门全开，厂区清洁雨水经雨水管网收集后，全部汇入厂区雨水收集池，经沉淀、过滤等简易处理后，回用于厂区绿化浇灌、地面降尘等，全程厂内闭环循环，无外排。
事故/降雨初期工况：发生物料泄漏、火灾等突发事故，或降雨初期（前15min初期雨水），立即关闭雨水系统切换截断阀门，切断雨水收集系统通往回用池的通道，同时封闭所有废弃外排口。初期污染雨水、事故夹带雨水全部截流于厂区防渗雨水管网及地面围挡区域，导入事故废水收集系统，杜绝污染雨水进入回用系统，避免污染回用雨水水质。
工况切换管理：安排专人负责雨水切换装置日常巡检、维护、操作，制定阀门切换操作规程，常态化保障阀门启闭灵活、密封严密、无破损失效，确保突发工况下可快速完成系统切换，实现清洁雨水回用、污染雨水全收集。
初期雨水管控措施

厂区严格落实初期雨水收集管控，降雨雨水如若遇到有物料被冲刷，属于污染水体，严禁直接回用。通过雨水切换装置截断收集后，汇入厂区事故应急池暂存，后续统一处理；待后期雨水水质清洁后，再开启雨水回用通道，纳入厂区雨水回用体系，保障回用水质稳定达标。
③事故清消废水收集系统建设及防范措施

收集范围

本项目事故清消废水主要包括：物料意外泄漏冲洗废水、火灾事故消防尾水、事故状态下夹带污染物的地表积水等。上述废水均含有物料、悬浮物、有机物等污染物，属于高风险污染废水，全部纳入事故废水专项收集体系，严禁就地排放、渗入地下或混入清洁雨水回用系统。
分区收集设施配置

区域防渗围挡：对危废间等重点风险区域设置防渗围堰、导流沟，围堰、导流沟全部采用防渗混凝土浇筑，防渗系数满足环评规范要求，有效围挡区域内事故废水，防止废水漫流、扩散至厂区清洁区域及雨水管网。
事故应急池暂存：厂区内房东已配套建设有效容积满足项目风险核算的防渗事故应急池，池体全防渗、密闭设计，用于临时储存各类事故清消废水、污染初期雨水，确保事故废水全部收纳、无溢流、无渗漏。

④事故清消废水处置及回用管理措施

废水暂存管控：事故结束后，暂存于应急池的事故清消废水严禁随意排放、随意回用，安排专人对废水水质进行取样检测，明确污染物种类、浓度，做好台账记录。
分类处置利用：检测达标的事故废水，可输送至厂区污水处理系统处理后，纳入厂区中水回用体系，用于地面冲洗、绿化、生产补水等；污染物浓度较高、无法直接处理回用的事故废水，委托具备资质的第三方单位合规处置，全程做好转运联单、台账记录，实现闭环管理。
系统复位清理：事故处置完成后，及时对围堰、导流沟、应急池、管网系统进行彻底清洗、消毒、疏通，排查修复受损设施，确认雨水系统、污水系统恢复正常工况后，方可重启雨水回用系统，恢复常态化生产运行。
⑤突发水环境应急处置流程

预警响应：厂区发生物料泄漏、火灾、积水污染等突发情况时，现场人员立即启动应急预警，第一时间上报应急小组，启动水环境专项应急预案。
快速截流：立即关闭雨水回用系统切换阀门、封闭废弃雨水外排口，阻断污染废水进入雨水回用体系及外环境的通道；同时开启区域导流、围挡设施，拦截所有事故废水，防止漫流扩散。
收集暂存：通过厂区事故收集管网、导流沟将事故清消废水全部导入防渗事故应急池密闭暂存，全程监控池体液位，杜绝溢流、渗漏。
处置修复：对暂存废水进行水质检测，分类开展回用处理或委外处置；同步清理现场污染物、修复破损防渗及管网设施，消除环境风险。
复盘归档：应急处置结束后，开展事故复盘，完善隐患整改措施，更新应急台账，优化管网切换、废水收集等管控流程，防范同类风险重复发生。
（七）风险影响分析

1、风险调查

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）本项目风险物质主要为废润滑油属于附录B的序号381油类物质，本项目涉及的重点关注的危险物质主要为废润滑油。

2、风险潜势初判

危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，项目危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

本项目涉及多种危险物质，按下式进行计算Q值：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，物质临界量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，表B.2，“其他危险物质临界量推荐值”确定要求临界量及其Q值见表4-24所示。

表4-24环境风险物质数量、临界量及其比值（Q）

序号

物质名称

储存量（t）

临界量（t）

Q值

储存位置

1

废润滑油

0.05
2500

0.00002

危废暂存间

合计

0.05324

/


本项目Q值为0.00002，Q＜1。故本项目环境风险潜势划分为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）4.3评价工作等级划分表表4-25，进行本项目环境风险评价等级的划分。
表4-25评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+

Ⅲ

II

I

评价等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

由上表可知，本项目环境风险潜势为I，本项目环境风险分析为简单分析。

3、环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合项目区实际情况分析，项目环境风险主要为物质风险，无危险生产工艺。

（1）物质危险性识别

根据风险源调查，本项目存在的环境风险物质主要为废润滑油。油类物质属于可燃、有害物质，潜在泄漏、火灾、腐蚀等风险事故。

生产系统危险性识别

项目车间厂房内设置足够数量灭火器、严禁明火使用，定期组织人员对车间进行安全生产检查，项目车间出现环境风险事故（火灾、爆炸/衍生次生环境污染）的可能很小。

（3）环保设施危险性识别

废气处理装置：挤出产生的废气经集气罩与管道引入二级活性炭吸附处理后由同一根15m高DA001排气筒排放。项目废气处理装置安排专人定期进行检查，因处理装置故障造成废气未经处理便直接排放的可能性较小。

危废暂存间：项目车间内设置1间危废暂存间暂存废润滑油、废活性炭等，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，临时存放的危险废物定期委托有资质单位处置，因此出现危险废物外泄事故的可能很小。

4、环境风险防范措施

根据以上分析，项目采取以下环境风险防范措施：

A.预防措施：

①废润滑油需有专门的区域储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备；

②项目产生的废气须经相应废气处理装置处理后达标排放，废气处理装置失效时，应及时停止相应的生产活动；

③危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存库地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。

④加强对生产车间、危废暂存间的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。

⑤设置危险废物管理台账，如实记载废润滑油、废活性炭的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。

4、应急预案

根据本项目环境风险分析的结果，按照《云南省突发环境事件应急预案
管理办法》（2024），项目方须对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案，在通过审核后，及时到有关单位进行备案。

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以完全杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下：

（1）确定救援组织、队伍和联络方式。

（2）制定事故类型、队伍和联络方式。

（3）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。

（4）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

（5）制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。

（6）泄漏、爆炸事故多为突发性质，平时应制订抢救方案，备足抢救设备器材，训练人员，便于事故处理。

6、分析结论

根据以上分析，本项目环境风险潜势划分为I，项目环境风险评价等级为简单分析，项目环境风险在做好应急防范措施的基础上，是可控的，可将环境风险事故发生的概率降低到最低。项目营运期间发生以上环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，达到可接受水平。故从环境风险角度分析，本项目实施可行。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	有组织非甲烷总烃
	挤出产生的有机废气共同引入二级活性炭吸附处理达标后由同一根排气筒DA001排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值

	
	
	有组织臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	挤出成型
	无组织非甲烷总烃
	加强通风


	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值

	
	
	无组织臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	投料、破碎
	无组织颗粒物
	加强通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值

	
	厂区内
	无组织非甲烷总烃
	加强通风
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)无组织排放限值。

	
	食堂
	油烟
	依托使用房东食堂，房东食堂已经设置油烟净化器，并已验收
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模最高允许排放浓度，即油烟≤2.0mg/m3。

	地表水环境
	污水处理站出水口
	pH、色（度）、嗅、浊度、溶解性总固体、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解氧、余氯、大肠埃希氏菌
	依托房东污水设施，食堂废水通过油水分离器处理后，与其他生活污水一同排入化粪池预处理后排入污水处理站处理，处理后回用于绿化和道路扫洒。
	《城市污水再生利用杂用水水质》（GB/T18921-2020）

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	选用低噪声设备，在安装时，在设备基础安装减振垫；厂房隔声；出入厂区车辆减速，禁止鸣笛。
	厂界东西南执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB(A)，厂界北执行4类标准，即：昼间≤70dB(A)。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	类别

名称

废物代码

垃圾产生量

去向

生活固废
生活垃圾

SW62

900-001-S62

900-002-S62
3t/a

委托环卫部门清运

化粪池及污水处理站污泥
SW90

462-001-S90
0.802t/a

委托环卫部门清运

油水分离器废油及餐厨垃圾
SW61

900-002-S61
0.396t/a
委托餐厨垃圾特许经营单位清运处置
一般固废
废包装

SW17

900-003-S17
1t/a

外售废品收购站
危险废物
废润滑油

HW08

900-218-08

0.05t/a

暂存危废间，交由有资质单位清运处置

废润滑油桶
HW08

900-249-08

0.005t/a
废活性炭
HW49
900-039-49
1.676t/a



	土壤及地下水

污染防治措施
	分区防渗：重点防渗：危废暂存间地面及四周墙裙脚采用“水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，并按照要求设置规范的标识、标牌；各水池、化粪池、生产区、道路及办公区域房东已进行处理。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①厂区进行分区防渗，危险废物暂存间进行重点防渗，地面和四周墙裙脚采用“水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，危废暂存间地面向内形成一定的坡度，并设置围堰或在门口设置门槛，防止废矿物油泄漏后进入外环境。②设置专人进行管理，定期对危废储存容器进行检查，并做好巡检记录及时发现事故隐患并迅速加以消除。③编制突发环境事件应急预案，并报玉溪市生态环境局澄江分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费，日常加强应急演练。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理计划

1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

2）项目建成投产前建设单位应自行组织项目竣工环境保护验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

3）加强环保设施的管理，定期检查厂内环保设施运行情况。及时排除故障，保证环保设施正常运转。

4）危险废物的收集管理应由专人负责，分类收集。

5）运用经济、教育、行政、法律及其他手段，加强项目区内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。

6）配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。

2、排污许可证

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十四、橡胶和塑料制品业－塑料制品业292中的其他，排污许可分类管理中登记管理，项目应在取得环评批复后，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污登记回执。

3、排污口规范化设置

排污口是项目运营期污染物进入环境、污染环境的通道，强化总排口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。

项目排放口设置满足以下要求：

（1）污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；本项目废气排放口和废水处理设施均应设置相应标志，并进行专人管理。

（2）污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。公司应遵照国家对排污口规范的要求，在“三废”及部分噪声排放点设置标志，标志的设置应完全执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。




六、结论
	项目的建设符合产业政策，符合云南澄江产业园区规划，所采取的污染治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水环境、环境空气、声环境、土壤环境及地下水环境产生显著不利影响，不会降低区域环境功能区级别。在建设单位充分落实环评提出的各项污染防治对策措施，加强日常环保管理工作前提下，项目对环境的影响可接受，从环保角度分析，项目建设可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.1554
	/
	0.1554
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.671
	/
	0.671
	/

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	480
	/
	480
	/

	
	CODcr
	/
	/
	/
	0.0163
	/
	0.0163
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.0047
	/
	0.0047
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.000093
	/
	0.000093
	/

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.0003
	/
	0.0003
	/

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.0024
	/
	0.0024
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	0.0115
	/
	0.0115
	/

	生活固废
	生活垃圾
	/
	/
	/
	3
	/
	3
	/

	
	化粪池污泥
	/
	/
	/
	0.802
	/
	0.802
	/

	
	油水分离器废油及餐厨垃圾
	/
	/
	/
	0.396
	/
	0.396
	/

	一般固废
	废包装
	/
	/
	/
	1
	/
	1
	/

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	1.676
	/
	1.676
	/

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	/

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.005
	/
	0.005
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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装修
生产线设备安装
工程验收
运行使用
施工粉尘、施工噪声、施工人员生活废水、生活垃圾、设备包装材料
施工噪声、建筑垃圾、施工粉尘、施工垃圾



打孔
密闭混料
投料
挤出定型
冷却
聚氯乙烯树脂、重质碳酸钙、石蜡、复合稳定剂、CPE、硬脂酸
破碎
少量逸出粉尘
二级活性炭吸附+15m高排气筒
边角料、不合格产品
边角料
无组织排放
少量逸出粉尘
无组织排放
裁切
包装入库
边角料
有机废气
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