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前 言
为深入践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，贯彻落实《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中“培育乡村新产业新业态”的战略部署，“峨山县大西农林种植基地建设项目”应运而生。项目选址于峨山县塔甸镇大西村委会大西村，通过构建“林－药－菌”立体生态农业模式，积极探索农业碳中和与生物多样性保护协同推进的创新路径。结合当下峨山县现有资源现状，建设高质量森林。通过对峨山县范围内现有的林地进行租赁和林木资源获取，对项目区范围内无立木林地进行农林基地项目建设，以达到维护峨山县生态系统安全、充分合理开发林木资源并完善区域林业基础设施，实现“生态”“林产业”协调共赢发展的目标。
玉溪市洛河昱鑫工贸有限公司为了提高林地利用率和产出率，切实改善生态环境，促进农民增收和农村经济发展，提出峨山县大西农林种植基地建设项目。项目于2025年12月16日取得了峨山彝族自治县发展和改革局签发的投资项目备案证。投资备案证编号为（2512-530426-04-01-622702），该项目占地面积1486.8亩，分为两个片区，一片区占地面积为332.71亩，二片区占地面积为1153.89亩。主要进行蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树的种植。项目用地主要是公司从峨山县塔甸镇大西村委会大西山租赁的2136.982亩土地中的1486.8亩进行种植以及管理用房、水肥中心、沉淀池、水池、分拣房等辅助工程的建设，具体内容如下：
（1）一片区：
项目总占地面积332.71亩，其中种植面积约262.51亩（其中蓝莓种植规模135.68亩、羊肚菌种植规模74.11亩、桃子种植规模27.24亩，苹果树种植25.48亩），辅助工程建设用地面积约42.17亩，其中规划道路占地面积为32.34亩（21560m2，长度8674m）；沉淀池1个，占地面积为0.24亩（160.45m2，容积160.45m3）；水肥中心1个，占地面积为1.5亩（1000m2）。管护用房5间，总占地面积为3.49亩（2324.18m2）。水池3个，总占地面积为4.6亩（3068.08m2，总容积为6136.16m3），场地内及厂界外截排水沟占地约7.68亩，长度13050m。未利用地面积约为20.35亩（13206.67m2）。项目投资备案证总占地面积为304.68亩，只包含了项目区种植面积及辅助工程面积，未包含截排水沟占地面积（7.68亩）及未利用地部分面积（20.35亩）。
（2）二片区：
项目区占地面积1153.89亩，其中种植面积为1021.37亩（其中蓝莓种植规模244.6亩、三七种植规模385.59亩、羊肚菌种植规模391.18亩）；辅助工程建设用地面积约121.79亩（其中管护用房7间，总占地面积为5.59亩（3726.03m2）），沉淀池2个，占地面积为0.74亩（1个占地面积为250.28m2，1个占地面积为243.75，合计总占地面积为494.03m2，总容积为494.03m3）；水池12个，总占地面积为13.91亩（9275.05m2，总容积为43964.64m3），规划道路占地面积为93.67亩（62446.67m2，长度31227m）。场地内及厂界外截排水沟占地面积约10.73亩（长度约151975m）。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），建设项目应履行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于“一、农业01”中的“农产品基地项目”中的“涉及环境敏感区”（注：项目选址区域涉及两个饮用水水源保护区（大西水库和尼去本水库（正在划定中））。故项目应编制环境影响报告表。玉溪市洛河昱鑫工贸有限公司委托云南畅泓环境技术工程有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，进行了现场踏勘、环境状况调查、资料收集，在认真分析工程内容的基础上，编制完成了本项目环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政管理部门审批后作为项目环境管理的依据。
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[bookmark: _Toc19197]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	峨山县大西农林种植基地建设项目

	项目代码
	2512-530426-04-01-622702

	建设单位联系人
	李光明
	联系方式
	13987767797

	建设地点
	玉溪市峨山县塔甸镇大西村委会大西山

	地理坐标
	（一片区中心坐标：101度57分38.905秒，24度11分24.022秒）
（二片区中心坐标：101度58分42.402秒，24度13分38.741秒）

	建设项目
行业类别
	一、“农业、林业”中的“农产品基地种植项目”
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	990706.67m2（1486.06亩）

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	峨山县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2512-530426-04-01-622702

	总投资（万元）
	10000
	环保投资（万元）
	207.7

	环保投资占比（%）
	2.07
	施工工期
	22个月

	是否开工建设
	否
□是：

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，具体专项评价设置原则及判定情况详见下表。
表1-1本项目专项设置判定情况表
	专项类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置专项

	地表水
	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
	本项目属于蓝莓、三七、羊肚菌、桃子、苹果种植项目
	否

	地下水
	陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
	本项目不涉及
	否

	生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
	本项目不涉及
	否

	大气
	油气、液体化工码头：全部；
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
	本项目不涉及
	否

	噪声
	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
	本项目不涉及
	否

	环境风险
	石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
	本项目不涉及
	否


注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。

	规划情况
	
无

	规划环境影响
评价情况
	
无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1、产业政策符合性
本项目主要为农产品、药材种植项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“一、农林牧渔业”中第6项智慧农业及新型农业技术开发中的“蔬菜、瓜果、花卉设施栽培（含无土栽培）先进技术开发与应用”及“优质、高产、高效标准化栽培技术开发与应用，农业生物技术开发与应用”；第16项药材种植与养殖中的“中药材生态种植、野生抚育和仿野生栽培，珍稀濒危动植物药材培育与养殖”。因此本工程建设符合国家产业政策。
项目已于2025年12月16日取得了峨山县发展和改革局签发的投资项目备案证，备案证编码为（2512-530426-04-01-622702），项目符合国家产业政策。
2、与玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的符合性分析
为贯彻落实《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）要求。
根据“云南省生态环境分区管控公共服务查询平台”查询，项目位于玉溪市峨山县塔甸镇大西村委会大西山，涉及的管控单元主要有：峨山彝族自治县饮用水水源保护区优先保护单元（编码ZH53042610003），峨山彝族自治县一般管控单元（编码ZH53042630001），峨山县一般生态空间优先保护单元（编码ZH53042610002）。本项目与分区管控意见相符性分析详见下表。
表1-2项目与（玉市环〔2024〕40号）符合性一览表
	序号
	《通知》要求
	项目情况
	符合性

	一、生态保护红线和一般生态空间

	1
	执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。
	本项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，根据峨山县自然资源局出具的《峨山县自然资源局关于峨山县大西农林种植基地建设项目“三区三线”压覆查询情况说明》，项目不占用峨山县生态保护红线，项目未压占峨山县城镇开发边界。
	符合

	二、环境质量底线

	1
	水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到Ⅴ类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣V类水体。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。
	项目一片区涉及地表水体为小河底河、大西水库。小河底河自西向东汇入大西水库，然后由大西水库汇入尼去本水库；
项目二片区涉及的地表水体为迭嘎个拉河，迭嘎个拉河自西向东汇入尼去本水库。
尼去本水库出水河流自北向东南汇入小河底河（涉及峨山段：尼去本水库出口至峨山彝族自治县小亚尼村西南侧约1.26kM；新平段：峨山彝族自治县小亚尼村西南侧约1.26kM至新平彝族傣族自治县丙聋村西南侧约1.53kM处；元江段：新平彝族傣族自治县丙聋村西南侧约1.53kM至元江哈尼族彝族傣族自治县阿地坡村东北侧约2.3kM处），最终汇入元江。
根据《云南省水功能区划（2014年修订版）》，项目区域属于“小河底河新平－元江保留区”（新平大开门至入元江口），水环境功能为景观、农业用水。2020年水质目标为Ⅳ类，2030年水质目标为Ⅲ类。地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。项目涉及地表水小河底河汇入元江上游为化念水库（小河底河），根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，化念水库（小河底河）2024年水质类别为Ⅲ类，汇入元江下游红河桥断面2024年水质类别为Ⅱ类。
	符合

	2
	大气环境质量底线。到2025年，全市环境空气质量稳中向好，中心城区城市空气质量优良天数比率保持稳定，主要污染物排放量达到国家和省级污染物总量控制要求，单位GDP二氧化碳排放控制在省下达指标内。到2035年，全市环境空气质量持续保持优良，实现稳中向好，主要污染物排放总量和二氧化碳排放量持续减少。
	项目区域属于环境空气二类功能区，根据2024年1月~2024年12月峨山县环境空气自动监测系统的监测结果可知，项目区为达标区，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段的二级标准。项目种植过程中有施工扬尘、施工机械尾气等废气污染物，项目废气污染物达标排放，且排放量不大，对大气环境的影响不大。
	符合

	3
	土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，土壤环境风险得到全面管控。
	本项目为生态影响类建设项目。蓝莓喜酸性土壤，其专用肥通常是硫酸铵、硫酸钾等。这些肥料被称为“生理酸性肥料”，植物吸收其所需的铵离子（NH₄⁺）后，会将氢离子（H⁺）留在土壤中，从而缓慢、温和地降低土壤pH值，这个过程是符合蓝莓生长逻辑的自然酸化且蓝莓的施肥方式高度精准（滴灌水肥一体化），这种精准施肥避免了肥料大面积撒播对土壤微生物群落的剧烈冲击，也极大减少了肥料随雨水淋失或径流污染环境的风险。三七种植主要施用腐熟有机肥（如菜籽饼、草木灰）和缓释型复合肥，这些肥料养分释放平缓，能有效避免土壤板结和盐渍化。通过控制施肥量（腐熟有机肥2—3吨/亩/年）和采用轮作制度（如与绿肥作物轮作），可维持土壤pH值稳定（5.5-6.5）和微生物群落平衡。羊肚菌种植肥料不会对土壤造成显著伤害。其营养包主要采用小麦、稻壳等可降解有机材料，不仅能提供养分，还能改善土壤结构。通过控制施肥量和采用轮作制度，可有效避免土壤pH值波动和盐分积累。实际种植数据表明，配合适当的土壤管理措施，羊肚菌栽培后的土壤肥力指标仍能维持在健康范围内，对土壤生态环境的影响是可控且可逆的。桃树、苹果树的浅根系特性（主要分布在30—50cm土层）不易破坏深层土壤结构，中等养分需求（年氮素需求约15—20kg/亩）通过精准施肥可维持平衡。配合生草栽培、有机肥施用（2—3吨/亩/年）和落叶还田等常规管理措施，反而能提升土壤有机质含量（0.1%—0.3%/年），促进微生物活动和团粒结构形成。在规范种植条件下，桃园土壤侵蚀程度轻，且养分流失较少，整体对土壤系统的扰动低于大田作物。综上所述，本项目的建设造成土壤环境风险较低。
	符合

	三、资源利用上线

	1
	强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度控制目标。
	本项目为农产品和药材种植项目，项目灌溉采用喷灌形式。项目一片区灌溉用水依托大西村委会于项目区周边已建供水灌溉管网取水以及项目区内修建截排水沟收集雨天的雨水，进入水池储存；二片区主要从项目基地自建的水池内取水，通过修建截排水沟收集雨天的雨水进入修建水池内（12个水池均接收雨水），晴天时回用于除大棚内蓝莓种植区外的其他区域，大棚内蓝莓种植区用水根据灌溉需求取水。项目员工不在厂区食宿，产生的生活污水仅为洗手废水，经沉淀池沉淀后回用于项目种植区灌溉，项目建成后对水资源消耗量少。项目用地租用峨山县塔甸镇大西村委会大西山下属上下借代、迭嘎可、尼去本、大西组、以他得等六个村民小组荒山荒地，不占用基本农田和耕地，符合当地规划要求；项目生产过程中使用的能源主要是电且用量不大，因此项目生产过程中不会突破当地资源利用上线，符合资源利用上线的要求。
	符合

	四、构建生态环境分区管控体系

	生态环境管控单元划分。全市共划分83个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。
①优先保护单元。共27个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在哀牢山、红河（元江）干热河谷、珠江上游及滇东南喀斯特地带、高原湖泊湖区及流域水源涵养区等生态功能重要、生态环境敏感区域。
②重点管控单元。共47个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感区等，主要分布在“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）坝区、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。
项目区位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，项目区范围涉及3个管控单元：峨山县饮用水水源保护区优先保护单元、峨山县一般管控单元、峨山县一般生态空间优先保护单元。
注：尼去本水库已划定为峨山县饮用水水源保护区，尚未完成审批。

	峨山县饮用水水源保护区优先保护单元

	空间布局约束
	依据《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》《云南省地下水管理办法》等进行管理。
	本项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，主要为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌，桃、苹果，项目地块分2个片区，一片区位于已划定大西水库饮用水源保护区二级保护区范围内，距离大西水库最近距离为1640m；二片区位于正在划定的尼去本水库饮用水源保护区二级保护区范围内，距离尼去本水库最近距离为2150m。
与《中华人民共和国水污染防治法》及《饮用水水源保护区污染防治管理规定》相关符合性分析见后文表1-9及1-10，符合文件的相关要求；项目区及周边不涉及地下水源。
	符合

	峨山县一般管控单元

	空间布局约束
	落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。
	项目主要为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃、苹果，项目施工期污染源主要是施工扬尘、施工生活污水、施工噪声、大棚建设的废弃材料、施工区域原有地表挖除的灌木杂草、施工人员产生的生活垃圾等。在落实本次环评提出的措施前提下，项目施工扬尘可以得到有效控制，能够达标排放；项目区内施工人员日常产生的洗手废水经收集后就近进入沉淀池或水池，回用于施工区域内降尘，不外排；项目施工场地场界噪声能够达标排放。项目施工期间只要严格执行文明施工条例，对所产生的污染物进行合理的处理处置后，项目施工期间对环境影响较小。项目污染物均通过相关的治理措施后，能够实现达标排放。
	符合

	峨山县一般生态空间优先保护单元

	空间布局约束
	1.一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合相关法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。
	项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃、苹果，选址充分考量生态因素，严格遵循相关法规要求。项目建设区域避开了生态保护红线，在一般生态空间优先保护单元内，不涉及垦殖、放牧行为。严格按照重点生态功能区开发管制原则管控，合理控制资源环境承载力，确保自然生态系统稳定。
	符合

	
	2.暂未纳入生态保护红线的自然保护地按照相关保护地法律法规进行管理；公益林依据《国家级公益林管理办法》、《云南省公益林管理办法》进行管理；天然林依据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181 号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》（厅字〔2019〕39 号）等进行管理。
	项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，根据峨山县自然资源局出具的《峨山县自然资源局关于峨山县大西农林种植基地建设项目“三区三线”压覆查询情况说明》，项目不占用峨山县生态保护红线，未占用基本农田。项目建设区域避开了生态保护红线，严格按照重点生态功能区开发管制原则管控，合理控制资源环境承载力，确保自然生态系统稳定。
	符合



综上所述，本项目符合《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）中相关要求。
3、“三区三线”符合性分析
本项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，根据峨山县自然资源局出具的关于《峨山县大西农林基地建设项目“三区三线”压覆查询情况说明》，项目与“三区三线”符合性见下表。
表1-3     项目与“三区三线”符合性分析
	类别
	定义内容
	本项目情况
	符合性

	‌‌生态空间‌
	具有自然属性的，以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间，包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、荒地、荒漠等。
	项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，峨山县自然资源局出具的《关于峨山县大西农林种植基地建设项目“三区三线”压覆查询情况说明》，项目属于农产品、药材种植项目，租用大西村委会荒山荒地进行种植，不违背原有生态空间的结构。
	符合

	‌农业空间‌
	以农业生产、农村生活为主体的功能空间，主要包括永久基本农田、一般农田等农业生产用地和村庄等农村生活用地。
	项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，峨山县自然资源局出具的《关于峨山县大西农林种植基地建设项目“三区三线”压覆查询情况说明》，项目所在地不占用永久基本农田。
	符合

	城镇空间‌
	以城镇居民生产、生活为主体功能的国土空间，包括城镇建设空间、工矿建设空间及部分乡级政府驻地的开发建设空间。
	项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，选址不涉及城镇建设空间、工矿建设空间及部分乡级政府驻地的开发建设空间。
	符合

	生态保护红线
	在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
	项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，根据峨山县自然资源局出具的《关于峨山县大西农林种植基地建设项目“三区三线”压覆查询情况说明》，项目所在地不涉及生态保护红线。
	符合

	永久基本农田
	按照一定时期人口和经济社会发展对农产品的需求，依法确定的不得占用、不得开发、需要永久性保护的耕地空间边界。
	项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，根据租赁协议，项目占地范围主要为荒山荒地，不涉及永久性保护基本耕地。
	符合

	城镇开发边界‌
	在一定时期内因城镇发展和建设需要，可以集中进行开发建设，重点完善城镇功能的区域边界。
	本项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，峨山县自然资源局出具的《关于峨山县大西农林种植基地建设项目“三区三线”压覆查询情况说明》，项目所在地不涉及城镇开发边界。
	符合



根据上表分析，项目选址符合“三区三线”相关要求。
4、与《云南省主体功能区规划》符合性分析
（1）与《云南省主体功能区规划》符合性分析
根据云南省人民政府2014年1月6日印发的《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号文），将云南省国土空间分为重点开发区、限制开发和禁止开发区三种区域。云南省重点开发的区域集中连片重点开发区域和其他重点开发的区域两类；云南省限制开发的区域主要为保障农产品供给和生态安全的重要区域，包括农产品主产区和重点生态功能区2类；云南省的禁止开发区域分为国家级和省级，具体包括：自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区、牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等。
根据云南省主体功能区划分总图（详见附图4），本项目所在的玉溪市峨山彝族自治县，属于《云南省主体功能区划》中国家重点开发区，不属于限制开发区域和禁止开发区域，符合《云南省主体功能区划》相关要求。
5、与《云南省生态功能区划》的符合性分析
根据《云南省生态功能区划》，云南省生态功能区划系统分为三个等级：
一级区（生态区）：一级区为国家生态环境功能区划中的三级区，在云南省表现为生物气候带。
二级区（生态亚区）：以一级生态区内，由地貌引起的气候、生态系统类型组合的差异为依据进行划分。
三级区（生态功能区）：以生态服务功能的重要性、生态环境敏感性等指标进行划分。
其中，一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。本项目属于Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区，Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区，Ⅲ1-5绿汁江河谷水土保持生态功能区。所在的区域与面积为：易门、峨山、双柏、新平等县的河谷地带，面积5172.51平方公里。主要生态特征：大部地区为中山河谷地貌，降雨量800—1000毫米，现存植被以云南松林为主，土壤以紫色土为主，主要生态环境问题为：不合理的土地利用带来的水土流失严重。生态环境敏感性为：土壤侵蚀高度敏感。主要生态系统服务功能为：水土流失严重地区的综合整治。以工程治理与生物治理相结合，改造水土流失严重地区的生态环境，加大封山育林的强度，调整土地利用方式，发展多种经营为保护措施和发展方向。
生态功能区类型为三级功能区中的林产品提供生态功能区，该类生态功能区的主要生态问题：林区过量砍伐，森林质量下降较为普遍，林种较为单一。
生态保护的主要方向是：
（1）加强林区的管理、合理采伐，实现采育平衡，协调木材生产与生态功能保护的关系。
（2）改善农村能源结构，减少对林地的压力。
（3）提高森林的数量和质量，防治水土流失。
根据《云南省生态功能区划》以及《云南省生态功能类型图》（详见附图3）的符合性分析，本项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树。项目的建设可以一定程度的解决Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区，Ⅲ1-5绿汁江河谷水土保持生态功能区中不合理的土地利用带来的水土流失严重的生态问题，还可以通过发展农产品基地项目，改善土壤环境，减少土地的过度利用带来的土地退化，符合《云南省生态功能区划》相关要求。
6、与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析
表1-4  与《云南省生物多样性保护条例》符合性
	法规相关要求
	本项目情况
	符合性

	第二十四条：任何单位和个人不得擅自向自然保护区引进外来物种。确需引进的，应当依法办理审批手续，并按照有关技术规范进行试验。
	本项目不涉及保护区，不涉及引进外来物种，植被恢复选用当地种。
	符合

	第二十五条：禁止扩散、放生或者丢弃外来入侵物种。
任何单位和个人发现疑似外来物种的，应当及时向当地环境保护、林业、农业、卫生等行政主管部门或者相关自然保护地管理机构报告。接到报告的部门或者机构应当立即组织现场勘查，确认为本行政区域内新出现的外来入侵物种的，应当及时处置，向当地人民政府和上一级主管部门报告，并通报相邻地区。
接到报告的部门或者机构没有能力认定或者处置的，应当及时将有关情况转报具有认定和处置能力的部门。具有认定和处置能力的部门应当按照前款规定的程序及时处理。
	本项目植被恢复选用当地植物，不引进入侵物种
	符合

	第二十九条：新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。
在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分。
	本项目正在办理环评手续，本项目区不涉及重要物种及其栖息地和生境
	符合



根据上述分析，本项目符合《云南省生物多样性保护条例》相关要求。
7、与《玉溪市林业和草原保护发展“十四五”规划》的符合性分析
本项目与《玉溪市林业和草原保护发展“十四五”规划》相关内容的符合性分析详见下表。
表1-5   与《玉溪市林业和草原保护发展“十四五”规划》的符合性分析
	序号
	规划要求
	项目情况
	符合性

	1
	一、资源管护网格化
科学编制林地保护利用规划，严格执行林地红线管理、林地用途管制和森林采伐限额管理制度，强化审核（批）使用林地和采伐林木中后期监管与服务。停止天然林商业性采伐政策，稳步推进天然林和公益林保护管理并轨。科学编制森林经营规划和方案，坚持和完善分类经营，不断优化林分结构，提高森林质量，增强森林多种功能，实施林草资源综合监测和保护修复成效评估。全面保护天然草原，强化草原资源管理，严格落实基本草原保护制度、禁牧休牧和草畜平衡制度。强化湿地资源管理，建立和完善湿地保护制度体系建设，健全完善湿地分级管理制度、监测预警机制和评价体系，落实湿地面积总量管控机制。
	项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树。项目严格执行林地红线管理、林地用途管制和森林采伐限额管理制度，不涉及天然草原和湿地资源，道路、管护用房、水池、电力塔基建设等占用林地部分已取得峨山县林业和草原局出具的批复文件，分别为峨林发〔2023〕74号、峨林审批〔2024〕3号、峨林许准〔2025〕12号。其余占用林地部分主要是种植果树，无需办理相关手续。
	符合

	2
	二、生态修复全域化
树立“科学绿化”思维，持续打好生态保护修复攻坚战，实施以森林抚育、低效林改造、退化林修复为主的森林质量精准提升工程，加强红河谷—绿汁江热区难造林地区植被恢复，全面加强“三湖”流域森林经营，着力构建滇中城市群安全生态屏障，提升区域生态承载力和生态系统稳定性。扎实推进乡村绿化美化，重点抓好古树名木保护管理、四旁绿化、森林乡村申报认定等工作。利用好国家开发性、政策性和商业性金融渠道，培育和保护珍稀树种种质资源，培育储备乡土树种，加快推进国家储备林建设。加快推进人工种草、草地改良的退化草原修复治理，逐步恢复和提升草原生态质量，选育、扩繁和推进利用优良乡土草种。开展精准提升森林质量、增加森林蓄积量的固碳能力提升行动，科学评估林草碳汇能力，探索推进林草碳汇交易。加强重要湿地保护和恢复，全面恢复自然湿地，加强小微湿地保护修复，积极推进乡村小微湿地保护示范建设。强化绿化委员会作用，创新义务植树尽责形式，推进“互联网+义务植树”。加大林草良种选育和推广力度，提高良种化水平，加快优质种苗培育，提升生态修复苗木保障能力和水平。
	项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树。现状土地为荒山荒地，项目的建设有助于红河谷—绿汁江热区难造林地区植被恢复；项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，不在“三湖”流域范围内，
	符合

	3
	三、林草产业生态化
以提高发展质量和效益为核心，深化林草产业供给侧结构性改革，加快构建林草现代化产业体系，提高优质林草产业产品供给能力。构建全市“一中心、三带、五群”的林草产业发展布局，重点发展好特色经济林、林下经济、生态旅游、森林康养、野生菌、观赏苗木、竹藤产业等七个重点产业，支持巩固提升木材加工、林化工、林（竹）浆纸等传统产业的升级改造。探索发展壮大观赏苗木产业发展，打造全省具有影响力的观赏苗木基地、产业园、产业小镇主题公园和交易市场。加强统筹协调，深化“放管服”改革，聚集发展要素，加强宣传招商和科技支撑，全力打通“绿水青山”到“金山银山”的转换通道，推动林草产业高质量发展。
	项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树。项目建设符合重点发展好特色农产品基地项目、野生菌的特色农产品基地项目要求
	符合

	4
	四、防灾减灾科学化
全面压实森林草原防火和林草有害生物防治责任，提升林草防灾减灾设施装备保障能力，加强野生动物疫源疫病监测防控，提高林业草原防控能力。牢固树立森林草原防灭火一体化理念，认真履行“防”的法定职责，强化源头管控，严格落实5项100%
野外火源管理制度，突出“技防”、加强“物防”、创新“人防”，构建“天空地”一体化林火监测体系。加大森林草原防火装备和基础设施建设力度，加密重点区域的工程阻隔带、生物隔离带建设，加强专业队营房、物资储备库和培训基地建设。坚持“预防为主、综合治理、依法监管、强化责任”的林业有害生物防治方针，建立健全区域联防联治机制，全面落实“双线”目标责任制，健全监测预报体系和防治检疫管理制度。坚决遏制红火蚁、锈色棕榈象扩散蔓延，切实抓好松小蠹、松毛虫、经济林病虫害等林业有害生物防治工作。
	项目加强森林防火队伍建设、完善消防器材配置；建立较完备的森林防火体系，构建县、乡、村完备的森林火灾联防组织，互通情报，互相支援，联防群治，共同做好森林火灾控制和消灭工作。在农产品、药材的种植和管理过程中，严格遵循《森林保护条例》《国家森林火灾应急预案》《森林草原防灭火条例》《云南省森林防火条例》等相关规定，加强火险防范。
	符合

	5
	六、生物多样性保护
加快实施自然保护地提升行动，继续做好15个自然保护区整合优化工作，推进保护地总体规划编制和勘界立标工作，全面提升自然保护地监测体系能力和水平，规范保护地体系管理。坚决贯彻禁食野生动物决定，指导野生动物驯养繁殖企业和农户转型转产。全面加强野生动植物资源的保护管理，做好西黑冠长臂猿、绿孔雀、黑颈长尾雉、林麝、伯乐、苏铁、文山兜兰、云南火焰兰等濒危、珍贵野生动植物保护，加强珍稀濒危物种、极小种群物种抢救保护和人工繁育，开展重要物种栖息地保护恢复建设。
	项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，项目施工及种植期间严格贯彻禁食野生动物决定，禁止施工人员及后期种植区员工周边打猎，项目区周边不涉及西黑冠长臂猿、绿孔雀、黑颈长尾雉、林麝、伯乐、苏铁、文山兜兰、云南火焰兰等濒危、珍贵野生动植物
	符合



综上分析，项目符合《玉溪市林业和草原保护发展“十四五”规划》中的相关要求。
8、与《长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
本项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，不在《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》禁止建设的负面清单内。具体符合性分析见下表。
表1-6   与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》符合性分析一览表
	法律规定保护要求
	本项目保护情况
	符合性

	禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	项目为农产品、药材种植项目。不属于码头和过长江通道项目。
	符合

	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，选址不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。项目为农产品、药材种植项目，不涉及开矿、采石、挖沙。
	符合

	禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
	项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，选址不涉及风景名胜区。本项目为农产品、药材种植项目，主要以种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树为主，不涉及开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动，也不涉及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。
	符合

	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目为农产品、药材种植项目，项目一片区涉及大西水库饮用水源地二级保护区，二片区涉及尼去本水库饮用水源地二级保护区。项目主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树。施工期：废气主要为施工挖填扬尘、机械车辆尾气，经过大气扩散后，对周边环境影响较小；运营期：废气主要为病虫害防治农药废气、种植翻地扬尘、运输车辆尾气，经过大气扩散后，对周边环境影响较小；施工期：施工人员不在项目区食宿，项目区内施工人员日常产生的洗手废水经收集后就近进入沉淀池或水池，回用于施工区域内降尘，不外排；在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，雨水收集进入水池，沉淀后回用于项目区内洒水降尘，不外排；运营期：生活污水及食堂废水进入一体化污水处理设备，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中的“旱地作物”标准后的废水排入水池，回用于项目区内灌溉；施工期：①施工区域原有地表挖除的灌木杂草直径≥5cm的统一收集后外售木炭加工和生物质燃料企业，作为木炭和生物质燃料加工原料。直径＜5cm的木材及杂草可就地切碎后埋入土壤内通过发酵腐熟后作为肥料；②大棚建设产生的废弃材料大棚结构及顶棚覆盖过程中会产生少量的废弃材料，集中收集运至就近生活垃圾中转站，委托环卫部门处置；③施工人员生活垃圾在施工区域内集中收集后并入附近村庄，由当地环卫部门统一清运处置，做到日产日清；④项目区整地过程中产生的土石方可全部就近调配用于项目区内低洼处土地平整，项目施工阶段无废弃土石方产生。运营期：①果木林修剪产生的残枝败叶，直径≥5cm的外售给木炭加工和生物质燃料企业；直径＜5cm的就地切碎埋入土壤做肥料。②苗木栽植前拆除的废包装材料，在施工区域内集中收集，委托环卫部门清运处置。③补植区挖除的未成活苗木和杂草，就地切碎埋入土壤中发酵成肥料。④大棚主体及薄膜废弃物：项目种植过程中蓝莓、三七、羊肚菌种植使用大棚技术，因雨淋、日晒等自然因素和人为因素操作不当会造成大棚损坏，且大棚使用中容易老化，在这部分废弃物中，钢架等材料售卖给废旧资源回收单位；薄膜等塑料废弃物集中能回收利用的回收利用，不能回收利用的并入附近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。⑤水肥原料包装袋：收集后暂存于水肥中心，定期外售给废品回收站。⑥农药包装袋：农药废包装容器在收集、运输、处置阶段应依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》中的相关要求进行收集、运输、处置，在项目农药配制过程中，农药瓶身反复冲洗配置，收集装入防渗密闭的塑料桶内定期委托农药经营部回收处置。⑦生活垃圾分类收集后暂存于垃圾收集点，并入附近村庄生活垃圾收集点统一处置。项目施工期间及种植期间只要严格执行文明施工条例，对所产生的污染物进行合理的处理处置后，项目施工期及种植期对环境影响较小。
	符合

	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	项目选址不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围，且项目为农产品、药材种植项目，不涉及挖沙、采矿。
	符合

	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，本项目不涉及长江流域河湖岸线、金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区。
	符合

	禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口
	项目不在长江干流、一级支流范围内，项目无废水外排，无废水排污口。
	符合

	禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山。不在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域范围内，且项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树。项目不涉及生产性捕捞。
	符合

	禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目不在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内，不在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内，项目为农产品、药材种植项目，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。
	符合

	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树。不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目
	项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树。不属于石化、现代煤化工项目。
	符合

	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树。不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目
	符合



根据上表分析，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相关要求。
9、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析
项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》禁止建设的负面清单内。具体符合性分析见下表。
表1-7   与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析
	指南要求
	项目情况
	符合性

	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树，不属于码头和过长江通道项目。
	符合

	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，选址不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。
	符合

	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，本项目选址不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	项目选址不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围，且项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树，不涉及挖沙、采矿。
	符合

	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，选址不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
	符合

	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	项目废水不外排，不设排污口。
	符合

	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树，不涉及捕捞活动。
	符合

	8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内且不属于矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。
	符合

	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树，不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	符合

	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。
	符合



根据上表分析，项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。
10、与《玉溪市国土空间总体规划（2021～2035）》相关符合性分析
《玉溪市国土空间总体规划（2021～2035）》（以下简称《规划》）于2024年3月29日经云南省人民政府批复实施。项目与该《规划》符合性分析如下表所示：
表1-8  项目与《玉溪市国土空间总体规划（2021～2035）》符合性分析表
	规划要求
	本项目保护情况
	符合性

	第11条产业振兴，链式发展打造产业强市推进新型工业化和制造业链式发展，优先保障卷烟及配套、绿色钢铁、新能源电池、生物医药及医疗器械等四个重点产业发展空间，优化各级开发区空间布局，提高工业用地绩效。推进“四湖”流域农业全面实现绿色有机化，推进红河谷一绿汁江域热区经济带建设，打造一批高原特色现代农业基地，向现代高效农业转型升级。探索“两山”转化新路径，以全域风景化推动旅游发展，促进文旅康养产业融合与空间串珠成链。
	项目位于玉溪市峨山县塔甸镇大西村委会大西山，本项目为农产品、药材种植项目，发展蓝莓、三七、羊肚菌、桃子种植有利于保障重要农产品供给，打造一批高原特色现代农业基地，向现代高效农业转型升级。
	符合

	第14条 生态保护红线
开展生态保护红线勘界定标工作，将生态保护红线边界落地，在勘界基础上设立统一规范的标识标牌，确保生态保护红线落地准确、边界清晰。生态保护红线一经划定，未经批准，严禁擅自调整。规范管控生态保护红线内对生态功能不造成破坏的有限人为活动，有限人为活动应尽量避让、自然保护地、饮用水水源保护区，重要湿地等特殊区域，确实无法避让的应符合现行相关法律法规规定。除了生态保护红线内允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照国家、云南省有关规定办理用地审批手续。
	项目位于玉溪市峨山县塔甸镇大西村委会大西山，根据峨山县自然资源局出具的《峨山县大西农林种植基地建设项目“三区三线”压覆查询情况说明》，项目用地范围未压占峨山县生态保护红线。本项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树。不会对生态功能造成破坏。
	符合

	第23条提升耕地质量
重点提升山区集中连片坡耕地质量。以华宁县、易门县、峨山彝族自治县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县为重点，针对15—25度的山区坡耕地，加大元江中型灌区、扒河流域灌区、化念水库灌区、东大河水库灌区、新平彝族傣族自治县漠沙灌区、绿汁江大型灌区、新元大型灌区、扒河中型灌区、汉沙峨德河灌区等中大型灌区渠网恢复和建设，进一步提升灌溉水平，改善农田水利基础设施，提升山区坡耕地质量。以红塔区、江川区、澄江市、通海县为重点，针对6—15度的山区坡耕地实施中低产田改造，加强坝塘蓄水工程建设，提高渠网密度，推广高效节水灌溉技术，提升耕地质量。
	项目位于玉溪市峨山县塔甸镇大西村委会大西山，租用峨山县塔甸镇大西村委会大西山下属的上下借代、迭嘎可、尼去本、大西组、以他得等六个村民小组的荒山荒地进行项目建设，符合当地规划要求。项目主要种植蓝莓、三七和羊肚菌、桃树、苹果树，灌溉采用自动喷灌或者滴灌的方式，高效节水。
	符合



根据上表分析，项目符合《玉溪市国土空间总体规划（2021～2035）》的相关要求。
11、与《云南省生态环境保护条例》的符合性分析
2024年9月26日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过《云南省生态环境保护条例》，本项目与其符合性分析如下。
表1-9   项目与《云南省生态环境保护条例》的符合性分析
	法律规定保护要求
	本项目保护情况
	符合性

	第十八条 建设项目需要配套建设的环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国家规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
	本项目配套建设的环境保护设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。同时在项目竣工后按照规定进行验收。
	符合

	第三十六条 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对生态环境的污染和危害。
	（1）废水：施工期：施工人员不在项目区食宿，项目区内施工人员日常产生的洗手废水经收集后就近进入沉淀池或水池，回用于施工区域内降尘，不外排；在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，雨水收集进入水池，沉淀后回用于项目区内洒水降尘，不外排；运营期：项目生活污水经隔油池，化粪池预处理后排入一体化污水处理设备处理，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中的“旱地作物”标准后的废水排入水池，回用于项目区内灌溉，不外排；在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，收集进入水池沉淀后回用于项目区灌溉，不外排；
（2）噪声：施工期：采取合理安排作业时间，选用低噪声设备，对机械设备进行维护、保养工作等相关措施。对于机动车交通噪声，采取限速、限鸣等措施。运营期：产生的噪声主要是苗木修剪设备、灌溉系统水泵噪声。苗木修剪设备是间歇性运作，通过距离衰减后对周边环境影响较小；水泵采取基础减振措施，通过距离衰减后对周边环境影响较小
（3）废气：施工期：施工扬尘、施工机械和车辆运输废气，经大气扩散后排放，对周边环境影响较小；运营期：通过合理安排农药喷洒时间，优先选择生物技术和物理技术防治病虫害，选用低毒低残留农药喷洒等措施后可显著降低运营期农药喷洒造成的大气污染。蓝莓、三七、羊肚菌的种植方式为大棚种植，能有效阻挡一部分大气污染。
（4）固体废物：施工期：①施工区域原有地表挖除的灌木杂草直径≥5cm的统一收集后外售木炭加工和生物质燃料企业，作为木炭和生物质燃料加工原料。直径＜5cm的木材及杂草可就地切碎后埋入土壤内通过发酵腐熟后作为肥料；②大棚建设产生的废弃材料大棚结构及顶棚覆盖过程中会产生少量的废弃材料，集中收集运至就近生活垃圾中转站，委托环卫部门处置；③施工人员生活垃圾在施工区域内集中收集后并入附近村庄，由当地环卫部门统一清运处置，做到日产日清；④项目区整地过程中产生的土石方可全部就近调配用于项目区内低洼处土地平整，项目施工阶段无废弃土石方产生。运营期：①果木林修剪产生的残枝败叶，直径≥5cm的外售给木炭加工和生物质燃料企业；直径＜5cm的就地切碎埋入土壤做肥料。②苗木栽植前拆除的废包装材料，在施工区域内集中收集，委托环卫部门清运处置。③补植区挖除的未成活苗木和杂草，就地切碎埋入土壤中发酵成肥料。④大棚主体及薄膜废弃物：项目种植过程中蓝莓、三七、羊肚菌种植使用大棚技术，因雨淋、日晒等自然因素和人为因素操作不当会造成大棚损坏，且大棚使用中容易老化，在这部分废弃物中，钢架等材料售卖给废旧资源回收单位；薄膜等塑料废弃物集中能回收利用的回收利用，不能回收利用并入附近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。⑤水肥原料包装袋：收集后暂存于水肥中心，定期外售给废品回收站。⑥农药包装袋：农药废包装容器在收集、运输、处置阶段应依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》中的相关要求进行收集、运输、处置，项目农药配制过程中，农药瓶身反复冲洗配置，收集装入防渗密闭的塑料桶内后定期委托农药经营部回收处置。⑦生活垃圾分类收集后暂存于垃圾收集点，并入附近村庄生活垃圾收集点统一处置。
	符合

	第四十五条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当依法申请取得许可证，并执行许可证管理制度的相关规定。
	项目运营期会产生废弃农药瓶（袋），规格不一，基本为塑料制品，其内部残留少许农药，根据《国家危险废物名录》（2025版），废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物，废物类别为“HW04农药废物”，废物代码为“900-003-04（销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的农药产品，以及废弃的与农药直接接触或者含有农药残余物的包装物）”，根据名录附录要求，该废物的收集、运输。利用满足《农药包装废弃物回收处理管理办法》的收集、运输及利用要求，可不按照危险废物管理。
根据《农药包装废弃物回收处理管理办法》“第十一条：农药使用者应当及时收集农药包装废弃物并交回农药经营者或农药包装废弃物回收站（点），不得随意丢弃。农药使用者在施用过程中，配药时应当通过清洗等方式充分利用包装物中的农药，减少残留农药”。按照规定内容执行后就能达到豁免条件，可不按照危险废物管理，而处置过程按照进入生活垃圾填埋场填埋或进入生活垃圾焚烧厂焚烧，就可达到豁免范围，处置过程不按照危险废物管理。项目农药使用均使用水配置。项目的农药包装瓶或者袋子均在配制农药过程中使用水重复清洗几次，清洗产生的废水主要含有农药，作为农药配制液浇灌，无废水产生。废弃农药瓶（包装物）收集装入防渗密闭的塑料桶内后定期委托农药经营部回收，并将其送至生活垃圾填埋场填埋处置，故本项目产生的农药废包装物可不按照危险废物管理。
	符合

	第四十七条 排放噪声的单位和个人应当采取有效措施，使其排放的噪声符合国家规定的排放标准。
	根据后文“工程分析”预测结果，项目运营期噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准
	符合



根据上表分析，本项目符合《云南省生态环境保护条例》的相关要求。
12、项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析
项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析如下表所示：
表1-10  项目与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性分析
	要求
	本项目保护情况
	符合性

	第一节  一般规定
	第三十三条 禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。
禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。
	项目无废水外排，不涉及装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器清洗
	符合

	
	第三十四条 禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。
向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。
	项目无废水外排
	符合

	
	第三十七条  禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。
禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。
存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。
	施工期：①施工区域原有地表挖除的灌木杂草直径≥5cm的统一收集后外售木炭加工和生物质燃料企业，作为木炭和生物质燃料加工原料。直径＜5cm的木材及杂草可就地切碎后埋入土壤内通过发酵腐熟后作为肥料；②大棚建设产生的废弃材料大棚结构及顶棚覆盖过程中会产生少量的废弃材料，集中收集运至就近生活垃圾中转站，委托环卫部门处置；③施工人员生活垃圾在施工区域内集中收集后并入附近村庄，由当地环卫部门统一清运处置，做到日产日清；④项目区整地过程中产生的土石方可全部就近调配用于项目区内低洼处土地平整，项目施工阶段无废弃土石方产生。运营期：①果木林修剪产生的残枝败叶，直径≥5cm的外售给木炭加工和生物质燃料企业；直径＜5cm的就地切碎埋入土壤做肥料。②苗木栽植前拆除的废包装材料，在施工区域内集中收集，委托环卫部门清运处置。③补植区挖除的未成活苗木和杂草，就地切碎埋入土壤中发酵成肥料。④大棚主体及薄膜废弃物：项目种植过程中蓝莓、三七、羊肚菌种植使用大棚技术，因雨淋、日晒等自然因素和人为因素操作不当会造成大棚损坏，且大棚使用中容易老化，在这部分废弃物中，钢架等材料售卖给废旧资源回收单位；薄膜等塑料废弃物集中能回收利用的回收利用，不能回收利用的并入附近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。⑤水肥原料包装袋：收集后暂存于水肥中心，定期外售给废品回收站。⑥农药包装袋：农药废包装容器在收集、运输、处置阶段应依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》相关要求进行收集、运输、处置，项目农药配制过程中，农药瓶身反复冲洗配置，收集装入防渗密闭的塑料桶内后定期委托农药经营部回收处置。⑦生活垃圾分类收集后暂存于垃圾收集点，并入附近村庄生活垃圾收集点统一处置。项目不涉及向水体排放、倾倒其他废弃物。项目建设及运行不涉及可含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣。
	符合

	
	第三十八条  禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。
	
	符合

	第四节 农业和农村水污染防治
	第五十三条 制定化肥、农药等产品的质量标准和使用标准，应当适应水环境保护要求
	项目为农产品、药材种植项目，过程中涉及使用化肥及农药，项目化肥及农药均购买符合相关国家标准的产品，使用过程中根据种植类别定制合理的使用标准
	符合

	
	第五十四条 使用农药，应当符合国家有关农药安全使用的规定和标准。
运输、存贮农药和处置过期失效农药，应当加强管理，防止造成水污染。
	农药废包装容器在收集、运输、处置阶段应依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》中的相关要求进行收集、运输、处置，定期委托农药经营部回收处置
	符合



根据上表分析，本项目符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关要求。
13、项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》符合性分析
项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（〔89〕环管字第201号）符合性分析如下表所示：
表1-11  项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的符合性分析
	要求
	本项目保护情况
	符合性

	第十一条 各级保护区及准保护区内
	一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。
	项目2个片区均位于饮用水源地二级保护区范围内，距离水库有一定距离，且项目施工期及种植期间无废水外排，无废水排口；在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，雨水收集进入水池，沉淀后回用于项目区灌溉
	符合

	
	二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物
	施工期：①施工区域原有地表挖除的灌木杂草直径≥5cm的统一收集后外售木炭加工和生物质燃料企业，作为木炭和生物质燃料加工原料。直径＜5cm的木材及杂草可就地切碎后埋入土壤内通过发酵腐熟后作为肥料；②大棚建设产生的废弃材料大棚结构及顶棚覆盖过程中会产生少量的废弃材料，集中收集运至就近生活垃圾中转站，委托环卫部门处置；③施工人员生活垃圾在施工区域内集中收集后并入附近村庄，由当地环卫部门统一清运处置，做到日产日清；④项目区整地过程中产生的土石方可全部就近调配用于项目区内低洼处土地平整，项目施工阶段无废弃土石方产生。运营期：①果木林修剪产生的残枝败叶，直径≥5cm的外售给木炭加工和生物质燃料企业；直径＜5cm的就地切碎埋入土壤做肥料。②苗木栽植前拆除的废包装材料，在施工区域内集中收集，委托环卫部门清运处置。③补植区挖除的未成活苗木和杂草，就地切碎埋入土壤中发酵成肥料。④大棚主体及薄膜废弃物：项目种植过程中蓝莓、三七、羊肚菌种植使用大棚技术，因雨淋、日晒等自然因素和人为因素操作不当会造成大棚损坏，且大棚使用中容易老化，在这部分废弃物中，钢架等材料售卖给废旧资源回收单位；薄膜等塑料废弃物集中能回收利用的回收利用，不能回收利用的并入附近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。⑤水肥原料包装袋：收集后暂存于水肥中心，定期外售给废品回收站。⑥农药包装袋：农药废包装容器在收集、运输、处置阶段应依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》中的相关要求进行收集、运输、处置，项目农药配制过程中，农药瓶身反复冲洗配置，收集装入防渗密闭的塑料桶内后定期委托农药经营部回收处置。⑦生活垃圾分类收集后暂存于垃圾收集点，并入附近村庄生活垃圾收集点统一处置。
	符合

	
	三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。
	项目种植期间涉及农药的购买及运输进入项目区，但数量较少，且购买有外包装的产品，项目种植期间会按照相关部门要求进行报备，取得批准
	符合

	
	四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。
	项目化肥及农药均购买符合相关国家标准的产品；使用过程中根据种植类别制定合理的使用标准，项目不设置使用炸药、毒品捕杀鱼类
	符合

	第十二条中  二级保护区内
	不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。改建项目必须削减污染物排放量；原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。
	项目运营期废水主要为生活污水，经隔油池，化粪池预处理后排入一体化污水处理设备处理，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中的“旱地作物”标准后的废水排入水池，回用于项目区内灌溉，不外排。在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，雨水收集进入水池，沉淀后回用于项目区灌溉。
	符合



根据上表分析，本项目符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的相关要求。
14、项目与《中华人民共和国水法》符合性分析
根据《中华人民共和国水法》“第三十四条 禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口，应当经过有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构同意，由环境保护行政主管部门负责对该建设项目的环境影响报告书进行审批”
施工期：项目施工人员不在项目区食宿，在种植期规划建设沉淀池及水池的位置建设相应池子，项目区内施工人员日常产生的洗手废水经收集沉淀后，回用于施工区域内降尘。在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，收集进入水池沉淀后回用于项目区洒水降尘；运营期：项目生活污水经隔油池，化粪池预处理后排入一体化污水处理设备处理，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中的“旱地作物”标准后的废水排入水池，回用于项目区内灌溉，不外排；在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，雨水收集进入水池，沉淀后回用于项目区灌溉；项目无废水排放口，符合《中华人民共和国水法》中的相关要求。
15、项目与《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》符合性分析
《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》于2023年11月1日玉溪市第六届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过，2023年11月30日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第六次会议批准。
项目与《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》符合性分析如下表所示：
表1-12  项目与《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》的符合性分析
	要求
	本项目保护情况
	符合性

	第十五条  在准保护区内，禁止下列行为
	（一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目；
	施工期：施工人员不在项目区食宿，项目区内施工人员日常产生的洗手废水经收集后就近进入沉淀池或水池，回用于施工区域内降尘，不外排；在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，雨水收集进入水池，沉淀后回用于项目区内洒水降尘，不外排；运营期：生活污水及食堂废水进入一体化污水处理设备，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中的“旱地作物”标准后的废水排入水池，回用于项目区内灌溉。
	符合

	
	（二）改建建设项目增加排污量；
	项目为新建项目
	符合

	
	（三）法律、法规规定的其他禁止行为。
	项目建设符合国家相关法律、法规要求
	符合

	第十六条    在二级保护区内，除第十五条规定禁止的行为外，还禁止下列行为
	（一）设置排污口；
	施工期：施工人员不在项目区食宿，项目区内施工人员日常产生的洗手废水经收集后就近进入沉淀池或水池，回用于施工区域内降尘，不外排；在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，雨水收集进入水池，沉淀后回用于项目区内洒水降尘，不外排；运营期：生活污水及食堂废水进入一体化污水处理设备，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中的“旱地作物”标准后的废水排入水池，回用于项目区内灌溉。
	不涉及

	
	（二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；
	项目废水不外排，废气经大气扩散后无组织排放，噪声达标排放，各类固废均合理处置
	符合

	
	（三）建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场；
	项目为农产品、药材种植项目
	不涉及

	
	（四）建设畜禽养殖场、养殖小区；
	项目为农产品、药材种植项目
	不涉及

	
	（五）丢弃农药、化肥及包装物或者清洗施药、施肥器械；
	项目化肥及农药均购买符合相关国家标准的产品，使用过程中根据种植类别定制合理的使用标准，农药废包装容器在收集、运输、处置阶段应依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》中的相关要求进行收集、运输、处置，项目农药配置过程中，农药瓶身反复冲洗配置，收集装入防渗密闭的塑料桶内后定期委托农药经营部回收处置。
	

	
	（六）建造坟墓；
	项目为农产品、药材种植项目
	不涉及

	
	（七）法律、法规规定的其他禁止行为。
	项目建设符合国家相关法律、法规要求
	符合

	第十八条　在地下水集中式饮用水水源保护区内，除遵守地表水保护区的相关规定外，还禁止下列行为
	（一）利用高压水井、渗井、渗坑、矿井、矿坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；
	项目为农产品、药材种植项目
	不涉及

	
	（二）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；
	项目为农产品、药材种植项目
	不涉及

	
	（三）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，不采取防止地下水污染的措施；
	项目为农产品、药材种植项目，不涉及地下工程
	不涉及

	
	（四）对停止使用的取水口不及时封闭；
	项目为农产品、药材种植项目
	不涉及

	
	（五）法律、法规规定的其他禁止行为
	项目建设符合国家相关法律、法规要求
	符合



根据上表分析，本项目符合《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》的相关要求。
16、项目与《峨山县国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析
《峨山县国土空间总体规划（2021-2035）》坚持目标导向、问题导向和治理导向相结合，立足峨山县本地自然和人文禀赋及发展特征，突出地域特点、文化特色、时代特征，以科学布局生态空间、生产空间、生活空间等为重点内容，探索内涵式、集约式、绿色化的高质量发展路径，提出峨山县国土空间开发保护的总体发展目标和规划蓝图。
规划范围：峨山县行政辖区内的全域国土空间，规划总面积1931.75平方千米；峨山县辖2街道3镇3乡，分别为：双江街道、小街街道、化念镇、甸中镇、塔甸镇、岔河乡、富良棚乡、大龙潭乡。
统筹划定三条控制线：科学划定永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线，优化生产、生活、生态“三生”空间，是顺应生态文明建设客观规律的举措。规划统筹划定落实三条控制线，解决三条控制线多头管理、交叉冲突等问题。坚持以下划定原则：底线保障，永续发展；上下联动，统筹划定；逐级落实，严格管控。
优先划定永久基本农田：贯彻国家粮食安全战略，落实永久基本农田保护任务，将永久基本农田控制线划定在长期稳定利用耕地上，对永久基本农田实施特殊保护，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。
严格落实生态保护红线：践行“两山”理论打造生态文明发展新方式，结合生态功能重要区域及生态功能敏感脆弱区域分布，整合优化自然保护地，划定生态保护红线，维护生态安全格局。
合理划定城镇开发边界：坚持底线思维、节约集约，遵循严控增量、盘活存量、优化结构、提升质量的要求，合理划定城镇开发边界，促进城镇空间结构和功能布局优化，推动高质量发展。
打造畅达高效综合交通系统：打造“六高三铁”为骨架的综合交通运输体系。公路网：玉磨高速、昆磨高速、昆磨高速复线、峨石红高速、化念至富良棚高速、易门至新平高速；铁路网：昆曼高铁、玉磨铁路、昆万铁路玉磨段。
本项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山委会，根据峨山县自然资源局出具的“三区三线”查询证明可知，本项目不涉及生态红线、永久基本农田、城镇开发边界内。综上所述本项目的建设与《峨山县国土空间总体规划（2021-2035）》相符。
17、项目与《建设项目使用林地审核审批管理办法》符合性分析
根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》（2015年3月30日国家林业局令第35号；2016年9月22日国家林业局令第42号修改）中的“第四条　占用和临时占用林地的建设项目应当遵守林地分级管理的规定：（一）各类建设项目不得使用Ⅰ级保护林地。（二）国务院批准、同意的建设项目，国务院有关部门和省级人民政府及其有关部门批准的基础设施、公共事业、民生建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。（三）国防、外交建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。（四）县（市、区）和设区的市、自治州人民政府及其有关部门批准的基础设施、公共事业、民生建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。　（五）战略性新兴产业项目、勘查项目、大中型矿山、符合相关旅游规划的生态旅游开发项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。其他工矿、仓储建设项目和符合规划的经营性项目，可以使用Ⅲ级及其以下保护林地。（六）符合城镇规划的建设项目和符合乡村规划的建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。（七）符合自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等规划的建设项目，可以使用自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区范围内Ⅱ级及其以下保护林地。　（八）公路、铁路、通讯、电力、油气管线等线性工程和水利水电、航道工程等建设项目配套的采石（沙）场、取土场使用林地按照主体建设项目使用林地范围执行，但不得使用Ⅱ级保护林地中的有林地。其中，在国务院确定的国家所有的重点林区（以下简称重点国有林区）内，不得使用Ⅲ级以上保护林地中的有林地。　（九）上述建设项目以外的其他建设项目可以使用Ⅳ级保护林地。本条第一款第二项、第三项、第七项以外的建设项目使用林地，不得使用一级国家级公益林地。”项目为农产品、药材种植项目，符合上述条例中的（九），根据峨山林业和草原局出具的《准予行政许可决定书》（详见附件9－附件11），项目使用林地性质为直接为林业生产服务，符合要求。
18、项目与《云南省建设项目使用林地审批管理有关工作的通知》（云林规〔2024〕3号）符合性分析
根据《云南省建设项目使用林地审批管理有关工作的通知》（云林规〔2024〕3号）中“三、加强临时使用林地审批管理”中的“（二）严禁以“先临时、后占用”的方式为同一建设项目主体工程办理使用林地审批手续。”。项目使用林地性质为直接为林业生产服务，建设内容为管护用房、道路、水池等，已取得峨山林业和草原局出具的《准予行政许可决定书》（详见附件9－附件11）。
19、项目与《关于加强和优化设施农业用地管理的通知》（云自然资规〔2026〕1 号）符合性分析
根据《关于加强和优化设施农业用地管理的通知》（云自然资规〔2026〕1 号）中“二、合理确定设施农业用地选址和规模”中的“六）合理确定项目规模。生产设施用地规模应由经营者根据农业生产需要合理确定，附属和配套等辅助设施用地占地总规模应控制在生产用地（包括粮食生产、设施农业、林果业等各类农业生产用地）总规模的15%以内，最多不超过30亩。种植类辅助设施、养殖设施在符合安全和防疫等相关要求前提下允许建设多层建筑。设施农业的各项建设内容应符合住房和城乡建设、生态环境等相关行业管理部门的规定和标准”。规划占地面积约1486.8亩，根据附件5，项目设施用地审批面积为169.69亩，占比为11.41%，未超过总规模的15%。
“四、加强设施农业用地使用管理”中的“（十）强化设施农业用地管理。坚持农地农用，必须按备案用途使用土地。禁止将同期建设、紧密关联的项目通过分次申报等方式变相扩大辅助设施用地规模；严禁以发展设施农业名义违法建设“田园综合体”等非农设施，以及擅自或者变相进行非农建设和采矿堆矿采砂采石活动；严禁使用设施农业用地发展二、三产业；严禁为违法占地行为违规办理设施农业用地备案。”项目设施用地已取得各部门的同意（详见附件5），根据项目设计，项目辅助设施用地规划为163.96亩，未超过已审批面积。
20、选址合理性分析
（1）项目环境可行性
建设场地交通便利，供水、供电条件好，本项目共有两个片区，乡道交错纵横，交通便利，便于种植苗木及产品的运输；项目所处区域环境空气质量功能区划类别为二类功能区，项目施工期和运营期在采取相应环保措施后，产生的废气达标排放，对周围环境影响较小，项目的建设不会对当地环境空气质量类别造成改变；项目运营期生活污水经隔油池，化粪池预处理后排入一体化污水处理设备处理，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中的“旱地作物”标准后的废水排入水池，回用于项目区内灌溉，不外排；在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，雨水收集进入水池，沉淀后回用于项目区灌溉。噪声功能区划类别为1类功能区，采取基础减振及距离衰减等措施后，根据噪声厂界可达标排放，对周边环境影响较小；固体废物均能得到合理处置。项目采取可行性的治理工艺保证各项污染物做到达标排放，则项目对周边环境的影响较小
（2）选址敏感性分析
项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，本项目实施区范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据玉溪市峨山县自然资源局出具的项目区“三区三线”查询结果，项目选址不占用基本农田，未涉及生态红线，项目的选址与《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》《峨山县国土空间总体规划（2021-2035）》相符。
（3）与大西水库及尼去本水库饮用水水源保护区关系
项目一片区位于峨山县大西水库二级保护区内，距离一级保护区最近距离1.21km，距离一级保护区最近的区块项目规划为羊肚菌种植区。项目二片区位于尼去本水库二级保护区内，距离一级保护区最近距离1.84km，距离一级保护区最近的区块项目规划为羊肚菌种植区。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》地下水等环境要素参照环境影响评价技术导则开展现状调查。根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为“A农、林、牧、渔、海洋”中的“9、农产品基地”，为Ⅳ类项目；本项目地处峨山县塔甸镇大西村，评价范围内也不涉及重要的生态、野生珍稀动植物、自然保护区、文物保护单位、地下热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源的保护区和补给区。项目位于大西水库和尼去本水库两处饮用水水源保护区二级保护区范围内，项目区距离水库有一定距离，属于同一汇水范围。地表汇水范围是依据地形地貌、地质条件以及水系分布等多种因素所确定的区域，在此区域内，降水形成的地表径流会向特定的低点或水系汇聚。施工期：在种植期规划建设沉淀池及水池的位置建设相应池子，项目区内施工人员日常产生的洗手废水经收集沉淀后，回用于施工区域内降尘。在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，雨水收集进入水池，沉淀后回用于项目区洒水降尘。运营期：项目生活污水经隔油池，化粪池预处理后排入一体化污水处理设备处理，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中的“旱地作物”标准后的废水排入水池，回用于项目区内灌溉，不外排；在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，雨水收集进入水池，沉淀后回用于项目区灌溉。项目施工期及运营期对大西水库饮用水水源保护区和尼去本水库饮用水水源保护区影响不大。
综上所述，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。
21、平面布置合理性分析
本项目租用大西村委会下属六个村小组的荒山荒地，核心优势：项目区多为坡地，最合理的布置方式是依等高线开垦为梯田或种植带。这能有效减少水土流失，便于灌溉管理，且利于机械作业。从平面布置的角度来看，蓝莓、三七和羊肚菌、桃树、苹果树复合种植具有显著的空间优化优势。通过科学的水平分区设计。
一片区将喜光的蓝莓布置在南向开阔区，耐阴的三七种植于北向或林下遮阴带，需保湿的羊肚菌安排在水池附近，桃树、苹果树作为复合系统的“骨架”，需承担为三七遮阴的功能，同时为避免自身过密导致光照不足，安排种植于一片区西北向。实现光热水气资源的差异化利用。
二片区采用“核心放射式”布局，以灌溉主干管为中心向各作物区延伸支管，既保证蓝莓频繁采收的便利性，又兼顾三七中期管理和羊肚菌季节性生产的需求，大幅提升作业效率。同时，通过防风林带、遮荫网和连栋大棚的合理配置，在单一地块内营造出三种差异化的生长微环境。这种棋盘式分区设计不仅便于实施“蓝莓-三七-羊肚菌-绿肥”的轮作体系，还能实现灌溉设施等基建的共享，降低30%以上的管理成本，使土地综合效益提升40%以上，充分体现了现代农业集约化、精准化的布局理念。
种植区内建设道路连接各地块，不仅能通过便利生产资料运输、农机作业及采收转运，直接提升种植与采收效率，降低人力与时间成本；同时优化了日常巡查、人员调度与数据监测，减少管理成本，保障地块运维顺畅；也可作为应急通道，助力及时防控病虫害、应对极端天气，并保障人员安全；更能为未来地块扩容、布局调整及转型观光农业奠定基础，提升项目整体价值与发展潜力，是支撑项目规模化、规范化运行的关键基础工程。
项目区500米范围内无敏感点，施工期项目污染源主要是施工扬尘、施工生活污水、施工噪声、大棚建设产生的废弃材料、施工区域原有地表挖除的灌木杂草、施工人员产生的生活垃圾等。运营期项目污染源主要是病虫害防治农药废气、种植翻地扬尘；生活污水；苗木补植前拆除的废包装材料、补植区挖除的未成活苗木、农药废包装容器、生产人员生活垃圾等。在落实本次环评提出的措施前提下，项目各污染物能达标排放及合理处置。项目施工期间只要严格执行文明施工条例，对所产生的污染物进行合理的处理处置后，项目施工期间对环境影响较小。
综上所述，项目平面布置从环保、交通、生态等方面考虑较合理。
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	地理位置
	本项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，距镇政府所在地38公里，距县城91km，大西西南侧与新平县平甸乡、新化乡山水相连，西北侧与楚雄州双柏县隔江相望，北侧与峨山县富良棚乡接壤。属亚热带高原季风气候，由于地势高差悬殊，年平均气温在15.4℃，平均年降水量1000～1100mm，平均海拔2210m最高海拔2406m大西村林地面积3586.53hm2，森林覆盖率为64.4%；耕地321.20hm2人均0.17hm²。
该行政村总面积55.56平方公里，人均耕地1.85亩，主要种植烤烟、番茄、玉米、紫洋芋等作物。农户主要经济收入来源于烤烟种植，其次为猪、牛、羊、鸡等养殖业，部分家庭采摘野生菌销售收入也是重要经济渠道。

	项目组成及规模
	一、工程概况
项目名称：峨山县大西农林种植基地建设项目
建设单位：玉溪市洛河昱鑫工贸有限公司
建设性质：新建
建设地点：峨山县塔甸镇大西村委会大西山
二、工程组成
项目规划占地面积约1486.8亩。农产品、药材种植面积约1283.88亩，辅助工程建设用地面积约163.96亩，截排水沟占地面积18.41亩及未利用地部分面积20.35亩（仅涉及一片区）。
（1）农产品、药材种植：蓝莓种植建设规模380.28亩、三七种植建设规模385.59亩、羊肚菌种植建设规模465.29亩。桃子种植建设规模27.24亩，苹果种植建设规模25.48亩。
（2）基础设施和支撑体系
1）一片区：
（1）一片区：
占地面积332.71亩，其中种植面积约262.51亩（蓝莓种植规模135.68亩、羊肚菌种植规模74.11亩、桃子种植规模27.24亩，苹果树种植25.48亩），辅助工程建设占地面积42.17亩，截排水沟占地约7.68亩，未利用地面积约为20.35亩。项目投资备案证总占地面积为304.68亩，只包含了项目区种植面积及辅助工程面积，未包含截排水沟占地面积（7.68亩）及未利用地部分面积（20.35亩）。
根据《峨山县林业和草原局关于云南大西林下仿野生食用菌种植基地建设项目一期直接为林业生产服务工程设施使用林地的批复》（详见附件9）同意云南大西林下仿野生食用菌种植基地建设项目一期直接为林业生产服务工程设施使用峨山县塔甸镇集体林地面积3.9717公顷（59.5755亩），其中看护房规划面积为11393m2，水池规划面积为10295m2，道路规划面积为18029m2。
根据实际情况规划辅助工程建设用地面积约42.17亩，其中规划道路占地面积为32.34亩（21560m2，长度8674m）；沉淀池1个，占地面积为0.24亩（160.45m2，容积160.45m3）；水肥中心1个，占地面积为1.5亩（1000m2）。管护用房5间，总占地面积为3.49亩（2324.18m2）。水池3个，总占地面积为4.6亩（3068.08m2，总容积为6136.16m3），场地内及厂界外截排水沟占地约7.68亩，长度13050m。未利用地面积约为20.35亩（13566.67m2）。
前期办理单位大杉农林科技发展（云南）有限公司，后期项目和该公司承租了土地，沿用已办理许可决定，前期计划为林下种植，现根据我公司种植模式调整为棚内及露天种植方式。
具体工程详见下表
表2-1  一片区工程占地面积组成一览表
	序号
	类别
	面积

	
	
	亩
	m2

	一、种植面积

	1
	蓝莓
	135.68
	90453.33

	2
	羊肚菌
	74.11
	49406.67

	3
	桃子
	27.24
	18160

	4
	苹果树
	25.48
	16986.67

	合计
	262.51
	175006.67

	二、辅助工程

	1
	管护用房
	3.49
	2324.18

	2
	水池
	4.6
	3068.08

	3
	沉淀池
	0.24
	160.45

	
	水肥中心
	1.5
	1000

	4
	道路
	32.34
	21560

	合计
	42.17
	28112.71

	三、截排水沟

	截排水沟
	7.68
	5120

	四、未利用地

	未利用地
	20.35
	13566.67

	总计
	332.71
	221805.07



（2）二片区：
项目区占地面积1153.89亩，其中种植面积为1021.37亩（蓝莓种植规模244.6亩、三七种植规模385.59亩、羊肚菌种植规模391.18亩），辅助工程建设用地面积约121.79亩；场地内及厂界外截排水沟占地面积约10.73亩（长度约151975m）。项目投资备案证总占地面积为1143.16亩，只包含了项目区种植面积及辅助工程面积，未包含截排水沟占地面积。
根据《峨山县林业和草原局关于峨山县大西北林业种植基地建设项目为林业生产服务设施使用林地的行政许可决定》（详见附件10），同意峨山县大西北林业种植基地建设项目直接为林业生产服务工程设施使用峨山县塔甸镇大西村委会集体林地5.7818公顷（86.73亩），二片区看护房规划面积为3516m2，水池规划面积为7110m2，道路规划面积为47192m2。《峨山县林业和草原局关于峨山县大西林业种植基地配套基础设施项目为林业生产服务设施使用林地的行政许可决定》（详见附件11），同意峨山县大西北林业种植基地建设项目直接为林业生产服务工程设施使用峨山县塔甸镇大西村委会集体林地0.2845公顷，规划建设电力塔基。
根据实际情况规划建设管护用房7间，总占地面积为5.59亩（3726.03m2）；水肥中心2个，占地面积为3.11亩（2071m2）；分拣房2间，占地面积为3.59亩（2392.31m2）；工具房2间，占地面积为1.8亩（787.07m2）；沉淀池2个，占地面积为0.74亩（1个占地面积为250.28m2，1个占地面积为243.75m2，合计总占地面积为494.03m2，总容积为494.03m3）；水池12个，总占地面积为13.91亩（9275.05m2，总容积为43964.24m3），规划道路占地面积为93.67亩（62446.67m2，长度31227m）。场地内及厂界外雨水收集沟151975米。超过许可面积的35.06亩不属于林地范围，不影响许可决定。
具体工程详见下表
表2-2   二片区工程占地面积组成一览表
	序号
	类别
	面积

	
	
	亩
	m2

	一、种植面积

	1
	蓝莓
	244.6
	163086.04

	2
	三七
	385.59
	256659.53

	3
	羊肚菌
	391.18
	260802.81

	合计
	1021.37
	680548.38

	二、辅助工程

	1
	管护用房
	5.59
	3726.03

	2
	水池
	13.91
	9275.05

	3
	沉淀池
	0.74
	494.03

	4
	水肥中心
	3.11
	2071

	5
	道路规划
	93.67
	62446.67

	6
	分拣中心
	3.59
	2392.31

	7
	工具间
	1.18
	787.07

	合计
	121.79
	81192.16

	三、截排水沟

	截排水沟
	10.73
	7153.33

	总计
	1153.89
	769264.72



项目2个片区主要建设内容组成详见下表。
表2-3  项目主要建设内容
	工程内容
	名称
	主要建设内容及规模

	主体工程
	农产品、药材种植
	本项目种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树共计1283.88亩，其中蓝莓种植建设规模380.28亩、三七建设规模385.59亩、羊肚菌建设规模465.29亩、桃子种植规模27.24亩、苹果树种植25.48亩。

	
	
	一片区
	种植面积262.51亩，其中蓝莓种植规模135.68亩、建设大棚种植；羊肚菌种植规模74.11亩，建设大棚种植；桃子种植规模27.24亩，苹果树种植25.48亩，合计262.51亩。

	
	
	二片区
	种植面积为1021.37亩，其中蓝莓种植建设规模244.6亩，建设大棚种植；三七建设规模385.59亩，建设简易化大棚种植；羊肚菌建设规模391.18亩，建设大棚种植。

	辅助工程
	沉淀池
	一片区1个，容积为160.45m³。主要用于收集项目区工具清洗废水，废水沉淀后回用于灌溉。

	
	
	二片区2个，其中1个容积为250.28m3，1个容积为243.75m3，总容积为494.03m3。主要用于收集项目区工具清洗废水，废水沉淀后回用于灌溉。

	
	水肥中心
	一片区设水肥中心1个，一层砖混结构建筑，层高6m，占地1000m2。主要是用于项目施肥配置。

	
	
	二片区设水肥中心2个，一层砖混结构建筑，层高6m，占地面积分别为928m2、1143m2，总占地面积2071m2。主要是用于项目施肥配置。

	
	道路
	一片区道路规划面积21560m2，长度约8674米，其中约600m为项目内现有土路，改为水泥浇灌路面，其余新建。主干道：宽度4—5米，能保证大型车辆（如运输车、挖掘机）双向通行和掉头，连接基地主要出入口和各个大区。支路/作业道：宽度2—3米，能保证小型运输机械（如三轮车）通行，连接种植单元之间，为水泥浇筑路面。

	
	
	二片区道路规划面积21560m2，长度约31227m，其中约1650m为已建土路，改为水泥浇灌路面；约2050m为已建水泥道路，项目依托使用。主干道：宽度4—5米，能保证大型车辆（如运输车、挖掘机）双向通行和掉头，连接基地主要出入口和各个大区。支路/作业道：宽度2—3米，能保证小型运输机械（如三轮车）通行，连接种植单元之间，为水泥浇筑路面。

	
	管护用房
	一片区设管护用房5间，一层砖混结构建筑，层高均为4m。占地面积为1#358.72m2、2#232.26m2、3#988.36m2、4#382.58m2、5#362.26m2。总占地面积2324.18m2。

	
	
	二片区设管护用房7间，一层砖混结构建筑，层高均为4m。占地面积为1#658.12m2、2#636.70m2、3#775.96m2、4#544.54m2、5#125.14m2、6#396.02m2、7#589.55m2。总占地面积3726.03m2。

	
	分拣房
	二片区设分拣房2间，占地面积分别为1128.31m2、1264m2。总占地面积为2392.31m2。

	
	工具房
	二片区设工具房2间，占地面积分别为463.69m2、323.38m2。总占地面积为787.07m2。

	
	水池
	一片区设水池3个，单个容积分别为1#1136.16m3、2#1600m3、3#3400m3。总容积为6136.16m³。主要用于储存灌溉用水及处理达标的生活污水（1#水池），并分配至各个种植区域。

	
	
	二片区设水池12个，单个容积分别为1#1310.64m3、2#33885.52m3、3#973.02m3、4#1323.74m3、5#994.68m3、6#1074.9m3、7#1585.2m3、8#291.82m3、9#332.42m3、10#1084.28m3、11#400.54m3、12#707.48m3。总容积为43964.24m3。主要用于储存灌溉用水及处理达标的生活污水（6#水池），并分配至各个种植区域

	
	供水
	项目一片区灌溉用水依托大西村委会于项目区周边已建供水灌溉管网取水，项目自建一段取水管网，接入项目区内水池；二片区从项目基地自建的水池取水，水池内主要是为截排水沟收集雨天的雨水，各种植区雨天不灌溉，晴天根据需求取水。

	
	供电
	本工程用电电源引自项目周边现有的电力供电线路，引至项目内设置的变压器再分配至各用电环节。

	环保工程
	施工期废气污染防治
	施工扬尘污染防治：
①合理控制施工周期，从源头削减施工扬尘的产生时长，施工活动结束后及时采取压实处理；
②对易产生扬尘的裸露施工面及土石方临时堆存区，施工单位对其表面进行苫盖处理，加强洒水降尘频率
③施工区域内挖填土石方及时调运整地，尽量减少施工区域内土石方松散堆存，减少无组织粉尘起尘源头
④施工运输车辆控制车速，由于项目施工区不具备车辆出场冲洗条件，因此施工运输道路沿线主要采取适时洒水降尘等措施有效降低施工运输粉尘；
⑤遇气象预报5级以上大风或空气质量预报重度污染天气时，严禁土石方挖填及土石方调运等其他易产生扬尘污染的施工活动。

	
	
	尾气污染防治：使用合格燃料，严禁使用劣质燃油；注重维护保养，保持机械车辆处于正常良好的工作状态；施工活动结束后及时关闭燃油机械；保证施工车辆行驶速度，减少怠速运行时间。

	
	施工期废水污染防治
	①生活污水：项目区内施工人员日常产生的洗手废水经收集后就近进入沉淀池或水池，回用于施工区域内降尘。
②雨季径流：一片区雨水经设置的截排水沟收集后排入水池内（根据片区排入最近水池，共3个水池），沉淀后回用于项目区内洒水降尘，废水不外排；二片区雨水经设置的截排水沟收集后排入水池内（根据片区排入最近水池，共12个水池），沉淀后回用于项目区内洒水降尘，不外排。

	
	施工期噪声污染防治
	①对强噪声设备进行一定的隔声及减振处理，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，固定的机械设备尽量入棚操作
②使用低噪声机械设备，同时施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护。
在进行物料运输时，应合理安排运输时间，经过敏感点时应低速、禁鸣。
③施工期间建设单位应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，并加强与周围可能受影响单位的沟通，减轻对声环境的不利影响

	
	施工期固体废物污染防治
	①施工区域原有地表挖除的灌木杂草直径≥5cm的统一收集后外售木炭加工和生物质燃料企业，作为木炭和生物质燃料加工原料。直径＜5cm的木材及杂草可就地切碎后埋入土壤内通过发酵腐熟后作为肥料，禁止在项目区内进行焚烧处置。
②大棚建设产生的废弃材料大棚结构及顶棚覆盖过程中会产生少量的废弃材料，集中收集运至就近生活垃圾中转站，委托环卫部门处置。
③施工人员生活垃圾在施工区域内集中收集后并入附近村庄，由当地环卫部门统一清运处置，做到日产日清。
④项目区整地过程中产生的土石方可全部就近调配用于项目区内低洼处土地平整，项目施工阶段无废弃土石方产生。

	
	施工期生态保护
	施工期减缓措施：
①施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地；
采取隔离保护措施（如铺设草垫或棕垫），施工结束后将多余砂石料、混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”；
②土石方开挖工程尽量避开雨季施工，土石方及时回填、夯实、平整，就地利用，不外弃；
③加强对施工人员的管理和生态环境保护宣传教育，严禁猎杀兽类，严禁捕蛇、打鸟、捉蛙、捉野鸡野兔等捕杀野生动物行为，严禁食用野生动物（野味）。增强工作人员环保意识，不购买、不食用野生动物及制品；
④在鸟类繁殖期（每年6—8月），应尽量减少因施工噪声所引起的干扰鸟类繁殖的情况发生；
施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。工程结束后应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层

	
	
	施工期管理措施：
严格按照租地范围进行施工，划定最小施工范围，严格划定施工界限，禁止超范围占地，避免超计划占用林地、林木，严禁随意扩大占地范围，严禁施工人员砍伐、破坏工程占地区外的植被，严禁在征地范围外堆渣等作业，减小植被受影响面积。

	
	
	工程临时道路、临时堆场占地范围生态环境保护措施：
施工场区布设应结合当地条件，因地制宜，合理规划堆料场。施工结束时，及时恢复临时占地范围的土地使用功能。从严控制管理用地，在施工结束后对临时设施进行恢复，是道路的恢复道路，并在道路两侧加固，是绿地的恢复绿地，是耕地的恢复耕种。具体如下：
①在工程的建设中施工单位应注意识别工程沿线保护动植物资源，加强保护动植物的保护和宣传工作，一旦在施工中遇到需要保护的动植物，应当立即向当地林业部门汇报，协商采取妥善的保护措施后才能进行下一步施工。
②管理措施
从生态和环境的角度出发，建议项目开工建设前，应尽量做好相应的前期宣传和准备工作，在施工期严格落实水土保持措施，加强施工管理，尽量减少因植被破坏、水土流失、水质污染等对动植物带来的不利影响。

	
	
	水土流失防治：①进行封闭性施工，严格控制施工范围；
②在施工期，对工程进行合理设计，场区预先修建截排水沟，地表开挖尽量避开暴雨季节，做到分期分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度；
③合理选择施工工序。回填土方应分层碾压夯实；合理堆放建筑材料以及临时土方，及时拦挡以控制渣量流失；对需要防护的边坡覆土后及时进行绿化施工，减少地表裸露时间；
④合理选择施工工期。尽量避免在雨季进行各种基础开挖，在雨天施工时，为防止临时堆料及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，选用彩条布、塑料薄膜等进行覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；在施工过程中，如遇干燥天气，应对地表进行洒水，以免产生扬尘；
⑤严格控制运输流失。对出入场区的工程车辆要严格管理，严禁超载，防止因车辆超载而将物料洒落在运输途中；运输车辆必须加盖防护，不能超载；在工程区出口处设置洗车设施，工程车辆在驶出工程区时必须进行清洗，以防泥土带出工程区而造成区外水土流失和环境污染，严格控制运输流失；
⑥开挖时剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施，周边拟采用填土编织袋挡土墙进行临时拦挡，顶端采用塑料彩条布覆盖，挡土墙外侧设置临时排水沟；
⑦施工期可通过多方面措施减轻水土流失对大西水库和尼去本水库的影响，首先应合理选择施工时间，避开降雨天气；其次采取工程措施，如在道路坡脚修筑挡土墙增强土体稳定性，同时修建截水沟与排水沟并设置沉砂池，以引导水流并沉淀泥沙；还可运用临时措施，在裸地覆盖防尘网减少雨水冲击，以及堆砌土袋作为小型施工或临时排水关键部位的临时挡墙。

	
	运行期大气污染防治
	①农药喷洒异味防治：优先选择生物技术进行病虫害防治，选取低毒低残留农药。蓝莓、羊肚菌、三七种植方式为大棚种植，大棚可以有效阻挡一部分异味。
②土地翻整、播种、管理过程中粉尘，产生量较小，呈无组织间断式排放，影响不大。种植、翻土施肥避免在大风天气进行，最大限度减少扬尘产生。
③运输车辆保养良好和使用高品质燃料情况下，尾气中污染物排放量较少，呈无组织排放，项目所在区域通风良好，汽车尾气对周围环境影响较小。

	
	运行期废水污染防治措
	①项目生活污水经隔油池，化粪池预处理后排入一体化污水处理设备处理，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中的“旱地作物”标准后的废水排入水池，回用于项目区内灌溉，不外排。
②项目种植均采用喷灌或滴灌的节水灌溉方式，能精准控制水量，有效避免径流。
③雨水进入施工期已建设截排水沟，经截排水沟汇入水池，回用于项目区灌溉。一片区雨水收集主要进入2#和3#水池，再通过管道抽回至其他水池后回用于项目区灌溉；二片区在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，靠近2#水池部分雨水流入截排水沟，经截排水沟汇入2#水池，其余部分收集进入6#、10#水池，沉淀后回用于项目区灌溉。

	
	运行期噪声污染防治措施
	项目运营期产生的噪声主要是苗木修剪设备、水肥中心配置肥料及灌溉系统水泵噪声、机动车交通噪声。苗木修剪设备是间歇性运作，通过距离衰减后对周边环境影响较小；水肥中心配置肥料及灌溉系统水泵采取基础减振措施，通过距离衰减后对周边环境影响较小。机动车交通噪声通过采取低速行驶，减少鸣笛等措施后，再通过距离衰减后对周边环境影响较小。

	
	运行期固体废物污染防治
	①果木林修剪产生的残枝败叶，直径≥5cm的外售给木炭加工和生物质燃料企业；直径＜5cm的就地切碎埋入土壤做肥料，禁止在项目区内进行焚烧处置。
②苗木栽植前拆除的废包装材料，在施工区域内集中收集，委托环卫部门清运处置。
③补植区挖除的未成活苗木和杂草，就地切碎埋入土壤中发酵成肥料。
④大棚主体及薄膜废弃物：项目种植过程中蓝莓、三七、羊肚菌种植使用大棚技术，因雨淋、日晒等自然因素和人为因素操作不当会造成大棚损坏，且大棚使用中容易老化，在这部分废弃物中，钢架等材料售卖给废旧资源回收单位；薄膜等塑料废弃物集中能回收利用的回收利用，不能回收利用的并入附近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。
⑤水肥原料包装袋：收集后暂存于水肥中心，定期外售给废品回收站。
⑥农药包装袋：农药废包装容器在收集、运输、处置阶段应依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》中的相关要求进行收集、运输、处置，项目农药配制过程中，农药瓶身反复冲洗配置，收集装入防渗密闭的塑料桶内后定期委托农药经营部回收处置。
⑦生活垃圾分类收集后暂存于垃圾收集点，并入附近村庄生活垃圾收集点统一处置。

	
	运营期生态环境保护措施
	①项目建设应严格控制项目占地范围，按照项目规划布局进行建设，对评价区的硬叶常绿阔叶林进行严格保护、严禁对硬叶常绿阔叶林进行破坏。
②注意种植整地的方式。根据种植技术要求，采用沿地势坡向林下整地做床，相隔一定距离沿等高线开挖截排水沟，带状整地中间保留一定的原生植被，并采用减少地表径流的汇集，减少水土流失，也可以保水保肥。
③在运营期间减少对动物栖息地生态环境的破坏行为，加强人员管理，杜绝工作人员私自制造狩猎工具和捕杀野生动物。
④严格运营期项目场区烟火管理，防止森林火灾的发生。
⑤加强工作人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，若遇到幼兽或受伤的兽类，应交给林草局的专业人员，不得擅自处理；设置保护动物的警示牌。

	
	其他环境保护措施
	蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树日常维护应做到以下措施：
①科学施肥
合理选肥：依据水果生长需求和土壤肥力，优先选用有机肥、生物肥等绿色肥料，减少化肥用量。
精准施肥：运用测土配方施肥技术，根据土壤测试结果和养分需求确定合理施肥量与时间，避免过量和盲目施肥。
改进方法：采用深施、分层施肥等提高肥料利用率，减少流失浪费。
②合理使用农药
综合防治：采用农业、物理、生物防治等措施减少农药用量，如轮作、间作、套种改善土壤生态，黄板、蓝板、性诱剂诱杀害虫，利用天敌、生物农药控制病虫害。
精准施药：根据病虫害发生情况和农药特性确定合理施药剂量与时间，避免过量和盲目施药。
选低毒低残留农药：优先选择低毒、低残留品种，减少对环境和人体健康危害。



三、本项目主要工程参数
[bookmark: OLE_LINK2]本项目主要工程参数见下表。
表2-4    项目主要工程参数表
	序号
	名称
	数量
	备注

	一
	种植面积
	1283.88亩（一片区262.51亩，二片区1021.37亩）
	蓝莓380.28亩（一片区：135.68亩；二片区：244.6亩）

	
	
	
	羊肚菌465.29亩（一片区：74.11亩；二片区：391.18亩）

	
	
	
	三七385.59亩（二片区：385.59亩）

	
	
	
	桃树27.24亩（一片区：27.24亩）

	
	
	
	苹果树25.48亩（一片区：25.48亩）

	二
	基础设施和支撑体系

	2.1
	管护用房
	6775.9m2
	一片区设管护用房5间，总占地面积为2324.18m2；二片区设管护用房7间，总占地面积为3726.03m2。

	2.2
	分拣房
	2392.31m2
	二片区设分拣房2间，占地面积分别为1128.31m2、1264m2。

	2.3
	工具房
	787.07m2
	二片区设工具房2间，占地面积分别为463.69m2、323.38m2。

	2.4
	水肥中心
	3071m2
	一片区设水肥中心1间，总占地面积1000m2；二片区设水肥中心2间，占地面积分别为928m2、1143m2

	2.5
	道路设施
	39901m2
	一片区规划道路8674m；二片区规划道路31227m。

	2.6
	沉淀池
	3个
	一片区1个，容积为160.45m3；
二片区2个，单个容积为250.28m3、243.75m3，总容积为494.03m3。

	2.7
	200KVA变压器及配套设施
	1套
	二片区

	2.8
	250KVA变压器及配套设施
	1套
	二片区

	2.9
	自动灌溉系统
	21套
	一片区7套、二片区14套

	2.10
	自动肥一体机
	3套
	一片区1套、二片区2套

	2.11
	水肥一体化喷灌管网系统
	3套
	一片区1套、二片区2套

	2.12
	小雨智控系统
	2套
	一片区1套、二片区1套

	2.13
	大棚
	1231.16亩
	一片区209.79亩、二片区1021.37亩

	[bookmark: OLE_LINK3]2.14
	250m3钢制水坦克
	3个
	一片区1个、二片区2个

	2.15
	315KVA变压器及配套设施
	1套
	一片区

	2.16
	80KVA变压器及配套设施
	1套
	一片区

	2.17
	自动监控系统
	3套
	一片区1套、二片区2套

	2.18
	水池
	15个
	一片区3个、二片区12个



4、 主要原辅材料及养护管理重点
1、原辅材料用量
	表2-5    蓝莓种植原辅材料一览表
	名称
	规格型号
	单位
	来源
	年消耗量
	暂存量
	暂存位置
	备注

	中量元素水溶肥
	1000*12/件
	件
	外购
	1000件
	600件
	水肥中心
	/

	硼砂
	1kg/袋
	吨
	外购
	0.6吨
	0.25吨
	水肥中心
	/

	含氮基酸水溶肥
	1L*12/件
	件
	外购
	1000件
	400件
	水肥中心
	/

	氮基酸有机肥
	25kg/袋
	吨
	外购
	1吨
	0.5吨
	水肥中心
	/

	肥益能
	25kg/袋
	吨
	外购
	0.4吨
	0.2吨
	水肥中心
	/

	海藻肥
	1L/瓶
	吨
	外购
	0.4吨
	0.3吨
	水肥中心
	/

	美加富
	20L/桶
	吨
	外购
	1.6吨
	0.6吨
	水肥中心
	/

	钙镁磷肥
	40kg/袋
	吨
	外购
	3吨
	1吨
	水肥中心
	/

	腐殖酸水溶肥
	20kg/桶
	吨
	外购
	1吨
	1吨
	水肥中心
	/

	植物源有机肥
	40kg/袋
	吨
	外购
	7吨
	2吨
	水肥中心
	/

	蓝莓配方基质土
	/
	/
	外购
	100吨
	10吨
	水肥中心
	/

	椰糠
	6—8mm
	吨
	外购
	30吨
	2吨
	水肥中心
	/

	30L种植圆盘
	带水管卡槽
	个
	外购
	152112个（首年投入）
	2000个
	管护用房
	10000个（损耗补充量）

	穴盘
	6*12孔
	张
	外购
	1400张（首年投入）
	600张
	管护用房
	300张（损耗补量）

	穴盘
	5*10孔
	张
	外购
	1400张（首年投入）
	600张
	管护用房
	300张（损耗补量）

	杀虫剂
	/
	吨
	外购
	0.4吨
	0.1吨
	水肥中心
	/

	杀菌剂
	/
	吨
	外购
	0.6吨
	0.2吨
	水肥中心
	/

	叶面肥
	/
	吨
	外购
	0.4吨
	0.2吨
	水肥中心
	/

	植物生长调节剂
	/
	吨
	外购
	0.6吨
	0.3吨
	水肥中心
	/






表2-6    三七种植原辅料一览表
	名称
	规格型号
	来源
	年消耗量
	暂存量
	暂存位置
	备注

	三七种子
	颗粒饱满、无病虫害，纯度≥95%，发芽率≥80%
	外购
	1.16t
	0.7t
	水肥中心
	每亩约2—3kg，按种植面积计算

	腐殖土
	有机质含量≥30%，pH值5.5-6.5，无重金属污染
	外购
	5783.85m3
	1000m3
	水肥中心
	每亩约10-15m3，根据土壤情况调整

	腐熟农家肥
	充分腐熟的牛羊粪、猪粪等，无害化处理达标
	外购
	578.39t
	50t
	水肥中心
	每亩约1000—1500kg，作为基肥使用

	复合肥（氮磷钾1:1:1）
	总养分含量≥45%，颗粒状
	外购
	30.85t
	10t
	水肥中心
	每亩约50—80kg，分阶段追肥使用

	磷酸二氢钾
	含量≥98%，水溶性好
	外购
	3.08t
	1t
	水肥中心
	每亩约5—8kg，用于叶面喷施

	多菌灵
	50%可湿性粉剂
	外购
	771袋
	300袋
	水肥中心
	每亩约1—2袋，根据病害发生情况调整

	代森锰锌
	80%可湿性粉剂
	外购
	386袋
	100袋
	水肥中心
	每亩约1—1.5袋，用于预防真菌病害

	敌敌畏
	80%乳油
	外购
	386L
	100L
	水肥中心
	每亩0.5—1L，防治虫害时使用

	遮荫网
	遮光率70%—80%，宽度2—4米
	外购
	46270.80m2
	20000m2
	水肥中心
	每亩约100—120m2，覆盖种植区域

	地膜
	厚度0.01—0.015毫米，宽度1—2米，耐老化
	外购
	3.08t
	1t
	管护用房
	每亩约5—8kg，用于保湿、防杂草

	生石灰
	有效钙含量≥80%
	外购
	38.56吨
	18吨
	水肥中心
	每亩约50—100kg，用于土壤消毒

	硫磺粉
	细度≥200目，纯度≥95%
	外购
	3.86吨
	1吨
	水肥中心
	每亩约5—10kg，调节土壤酸碱度

	竹竿
	长度2—2.5米，直径3—5厘米，无霉变
	外购
	115677根
	110000根
	管护用房
	每亩约200—300根，搭建遮阳棚支架

	尼龙绳
	直径1—2毫米，抗拉力强
	外购
	1.93吨
	1吨
	管护用房
	每亩约3—5kg，固定遮荫网和藤蔓



表2-7    羊肚菌种植原辅料一览表
	名称
	规格型号
	来源
	年消耗量
	暂存量
	暂存位置
	备注

	羊肚菌菌种
	一级种（试管）、二级种（瓶/袋）、三级种（袋）
	外购
	一级种645支
	一级种200000支
	水肥中心
	一般每亩需三级种300-500袋

	培养基原料-木屑
	阔叶树木屑，粒度2—5mm
	外购
	465.29吨
	100吨
	水肥中心
	每亩约1000—1500公斤

	培养基原料-棉籽壳
	无霉变，杂质少
	外购
	232.65吨
	100吨
	水肥中心
	每亩约500—800公斤

	培养基原料－玉米芯
	粉碎后粒度1—3cm
	外购
	372.23吨
	150吨
	水肥中心
	每亩约800—1200公斤

	培养基原料-麸皮
	优质，无虫蛀
	外购
	139.59吨
	50吨
	水肥中心
	每亩约300—500公斤

	培养基原料－石膏
	工业级，纯度≥95%
	外购
	13.96吨
	5吨
	水肥中心
	每亩约30—50公斤

	培养基原料-蔗糖
	食用级
	外购
	4.65吨
	1.5吨
	水肥中心
	每亩约10—20公斤

	覆土材料-腐殖土
	疏松肥沃，有机质含量高
	外购
	9305.80立方米
	2500立方米
	水肥中心
	每亩约20-30立方米

	覆土材料-泥炭土
	优质，保水透气性好
	外购
	2326.45立方米
	1000立方米
	水肥中心
	每亩约5-10立方米

	农药-多菌灵
	50%可湿性粉剂
	外购
	1396袋
	800袋
	水肥中心
	每亩约2-3袋，根据病虫害发生情况调整

	灌溉用水
	符合农田灌溉水质标准
	周边灌溉管网接入、2#水池取水
	232645立方米
	/
	周边灌溉管网接入、2#水池
	每亩约500-800立方米

	塑料薄膜
	厚度0.01—0.02mm，宽度根据种植需求
	外购
	4.65吨
	1吨
	管护用房
	每亩约5—10公斤

	遮荫网
	遮光率70%—80%，宽度根据种植需求
	外购
	46529平方米
	20000平方米
	管护用房
	每亩约100-150平方米



表2-8    果树种植原辅材料一览表
	原辅料名称
	规格型号
	单位
	主要来源
	年消耗量
	暂存量
	暂存位置

	苹果树苗（乔化）
	苗高1.2—1.5m，无病虫害
	株
	外购
	1716株
	1500株
	水肥中心

	苹果树苗（矮化）
	苗高0.8—1.0m，M9砧木
	株
	外购
	5772株
	5500株
	水肥中心

	桃树苗（中晚熟）
	苗高1.0—1.3m，根系发达
	株
	外购
	2860株
	3000株
	水肥中心

	桃树苗（早熟）
	苗高0.9—1.1m，无机械损伤
	株
	外购
	5772株
	5500株
	水肥中心

	草木灰
	50kg/袋
	吨
	外购
	20吨
	10吨
	水肥中心

	牛粪有机肥
	50kg/袋
	吨
	外购
	4.0吨
	0.5吨
	水肥中心

	松树皮粉
	0-6mm
	立方米
	外购
	6.0吨
	1吨
	水肥中心

	泥炭
	/
	吨
	外购
	60吨
	10吨
	水肥中心

	腐熟羊粪有机肥
	有机质≥50%
	吨
	外购
	260吨
	100吨
	水肥中心

	果树专用复合肥
	N:P₂O₅:K₂O=12:8:20
	吨
	外购
	52吨
	20吨
	水肥中心

	过磷酸钙
	P₂O₅≥18%
	吨
	外购
	15.6吨
	10吨
	水肥中心

	果树专用硼砂
	硼含量≥11%
	千克
	外购
	156千克
	100千克
	水肥中心

	多菌灵可湿性粉剂
	有效成分50%
	千克
	外购
	104千克
	50千克
	水肥中心

	戊唑醇乳油
	有效成分43%
	升
	外购
	52升
	20升
	水肥中心

	吡虫啉可湿性粉剂
	有效成分70%
	千克
	外购
	52千克
	20千克
	水肥中心

	高效氯氰菊酯乳油
	有效成分4.5%
	升
	外购
	26升
	10升
	水肥中心

	果树修剪锯
	锰钢材质，锯片25—30cm
	把
	外购
	26把
	30把
	管护用房

	修枝剪
	不锈钢材质，刀刃8—10cm
	把
	外购
	52把
	55把
	管护用房

	灌溉PE管
	管径63mm，耐压0.8MPa
	米
	外购
	1560米
	1800米
	管护用房

	滴灌带
	管径16mm，滴距30cm
	米
	外购
	10400米
	10000米
	管护用房

	果树防寒布
	耐低温-20℃
	平方米
	外购
	6240平方米
	4000平方米
	水肥中心

	苹果专用反光膜
	反光率≥85%
	平方米
	外购
	2600平方米
	1600平方米
	管护用房

	双层果袋
	18cm×22cm，防水透气
	个
	外购
	260000个
	200000个
	管护用房



2、 原辅材料特性：
表2-9    原辅材料特性一览表
	序号
	类别
	特性

	1
	调酸材料
	硫磺粉：最常用、最有效的土壤调酸剂。需通过土壤微生物氧化分解后生效，必须提前3-6个月施入。用量需根据土壤原始 

	2
	
	酸性草炭土：本身呈酸性，既能调酸又能大幅增加有机质，是极佳的改良剂，但成本较高

	3
	有机物料
	腐熟松树皮/松针：富含木质素，分解慢，不易产生氮素固定，且能很好地维持土壤酸度和疏松结构

	4
	
	腐熟锯末：特别是松木、杉木等软木锯末。必须充分腐熟，否则其在土壤中腐解时会暂时固定氮素，与苗木争肥

	5
	
	稻壳、秸秆：良好的有机质来源，但碳氮比高，使用时应额外增施氮肥以促进分解

	6
	
	有机肥：如腐熟的羊粪、牛粪等。提供基础养分，但需确保其已完全腐熟且pH值不宜过高

	7
	土壤调节剂
	蛭石、珍珠岩，配制盆栽基质或用于改良极黏重的土壤，可加入这些材料以显著提高透气性和排水性



五、主要机电设备



表2-10    主要设备一览表
	名称
	数量
	单位
	备注

	自动灌溉系统
	21
	套
	一片区7套、二片区14套

	自动水肥一体机
	3
	套
	一片区1套、二片区2套

	自动监控系统
	3
	套
	一片区1套、二片区2套

	80KVA变压器
	1
	套
	一片区

	200KVA变压器
	1
	套
	二片区

	250KVA变压器
	1
	套
	二片区

	315KVA变压器
	1
	套
	一片区

	小雨智控系统
	2
	套
	一片区1套、二片区1套

	水肥一体化喷灌管网系统
	3
	套
	一片区1套、二片区2套



六、劳动定员
施工期及采摘期：结合几种作物特性，1283.88亩种植规模的施工期和采摘集中用工约需200人左右。
种植期：其余时段常规固定用工共50人，其中桃树、苹果树2人、蓝莓3人、三七25人、羊肚菌20人。
结合业务周期性波动特征，以旺季最大人力需求、淡季最低人力需求为基础，采用算术平均法核算劳动定员，最终定员标准为旺季与淡季配置人数的均值为100人/d。
项目为种植项目，工作制度为360天/年。

	总平面及现场布置
	一、总平面布置
项目规划总占地面积约1486.06亩，种植面积约1283.88亩，163.96亩主要用于道路、管护用房、水肥中心等辅助工程的建设，截排水沟占地面积18.41亩及未利用地部分面积20.35亩（仅涉及一片区）。
项目区位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山与新平县新化乡相连，一片区有建成通车的公路横穿项目区如：大西路、本皮路，道路通行能力稳定，可快速衔接区域交通枢纽，为项目建设运营提供坚实的交通保障。二片区周边无名便道多为当地常用通行路径，虽无正式命名，但连通项目区与周边村落主干道，具备基础通达性，整体交通条件优越。
项目种植基地共分为两个片区，一片区主要种植蓝莓、羊肚菌、桃树、苹果树。辅助工程有水肥中心，位于项目区西南侧蓝莓种植地块道路一侧。管护用房5间，集中在项目区西北侧及北侧，水池2个，沉淀池1个。集中在管护用房附近。项目区西侧主要是苹果树种植区，西北侧为桃树种植区，中偏西北侧、东南侧种植羊肚菌，中部，中偏西南、西北侧为蓝莓种植区。
二片区主要种植蓝莓、三七、羊肚菌。辅助工程设有水肥中心2个，项目区东、西侧各一个；分拣中心2间，项目区东、西侧各一间；管护用房6间，水池12个，沉淀池2个，管护用房和水池自西向东分布于整个项目区。工具房2间，项目区东、西侧各1间。项目区西南侧为羊肚菌种植区1#，西南偏西为蓝莓种植区1#，西北侧及北侧为三七种植区域，东北侧为蓝莓种植区2#及羊肚菌种植区2#。
一、二片区都进行了道路规划建设，部分依托项目区内现有，部分根据种植区新建，便于农事作业和项目区管理。项目区域总体布局分明，总平面布置基本合理。
二、施工布置
1、厂区内不设置施工营地，总体规划与设计如下：
（1）基地测绘与分区：
对整个基地进行精确测绘，明确边界、地形、高差、原有道路、水源位置。
进行功能分区规划：种植区、道路系统、排灌系统、管理区（分拣房、工具房）。
（2）土壤本底调查：
在规划种植区内进行网格化取样，检测土壤的pH值、有机质含量、质地（沙土/黏土）、盐分等。根据检测结果，精确计算出土壤改良剂（如硫磺粉、有机质）的需求量和施用方案。
（3）种植方案设计：
1）蓝莓：
①品种选择：根据当地气候和市场选择早、中、晚熟品种搭配。
②栽植密度：确定株行距。配置：行距×株距=3m×1m（每亩约220株）或2.5m×0.8m（每亩约330株）。
③栽植方式：盆栽种植
④生长期管理：
幼树期（1—2年）需按丛状形修剪，定干30—40cm并留3—5个主枝，通过滴灌保持土壤湿度50%—60%，春季喷施0.2%硫酸铵、秋季每亩施100kg饼肥；结果期（3年起）花期需疏除弱花（每枝留5—8朵）、每亩放1—2箱蜂辅助授粉且禁喷杀虫剂，膨果期疏除小果/畸形果（每枝留3—5个）、每亩施1:2:1专用肥80kg（间隔20天1次）并叶面喷磷二氢钾与硼肥2—3次，病虫害防控需在萌芽前做基础防护，生长期针对性处理，且采收前15天停止用药。
⑤采收：
4月底-7月中旬分批进行，人工避高温轻放，产后分级装箱外销。
2）三七：
①地块选择
海拔1800—2200米，坡度≤15°的向阳缓坡地，土壤疏松、排水良好。
②土壤改良
深翻30—40cm，每亩施腐熟农家肥2—3吨，搭配适量磷钾肥。
③种苗选择与定植
优选品种：抗病性强、皂苷含量高的品种。
种植密度：行距20cm×株距15cm，每亩保苗1.5万—2万株。
④病虫害防治
主要病害：根腐病、黑斑病（轮作+药剂预防）。
虫害：红蜘蛛、地老虎（人工捕杀+生物农药）。
⑤采收与加工
采收时间：种植3年后秋季采挖。
3）羊肚菌：
①地块选择​
选疏松腐殖质沙壤土/壤土，忌黏重积水地；种前深翻、暴晒，每亩撒100—150kg生石灰消毒调酸。​
②种苗选择与定植
品种：挑当地试种2年+、高产抗高温的认定品种。​
菌种：菌丝粗壮、无杂菌，符合NY/T1742标准；播种前1个月制种，培养基含水率58%—62%，灭菌后避光培养至出黄褐色菌核。​
③水肥管理
基肥：每亩混1500—2000kg腐熟农家肥（如牛粪）。​
营养袋：播种后4—7天制袋（麦粒+玉米芯等），灭菌后贴土放（每亩2000-2500袋）。​
追肥：出菇期每7—10天喷1次磷钾营养液，适量补硼、锌肥。​
④病虫害防治​
病害：主要防绿霉、根腐病，发现病株立即拔除，周边撒生石灰；避免土壤过湿，保持通风，降低棚内湿度。​
虫害：防蛴螬、跳虫，可在地块周围撒防虫网，或用苦参碱等生物农药喷施，忌用高毒农药。
⑤灌溉​
播种前：预湿土壤。​
发菌期：浇重水湿透0-20厘米土层，后期保湿润，旱补水、雨排水。
出菇期：地温揭膜催菇，搭拱棚，保持空气湿度。
转潮期：采完第一潮停喷水，再按出菇期管理。
⑥采收与加工
时机：子实体菌柄粗壮、菌盖充分展开但未老化时采摘。​
方法：用手轻捏菌柄基部，旋转摘下，避免损伤周边菌丝和幼菇。​处理：采后及时剪去带泥菌柄，清理杂质，鲜销或晒干保存。
4）桃树、苹果树：
①品种选择​
主选早熟品种：选抗炭疽病、流胶病品种，6-7月成熟，避开其他作物采收高峰，便于用工调配。
②定植规划​
选址：光照足、排水好，距蓝莓区≥50m（避免土壤pH影响），忌低洼积水；​
土改：亩施腐熟羊粪500kg+硫酸钾复合肥50kg，深耕30—40cm，调pH6.0-7.0（偏酸加生石灰）；​
布局：株行距3m×4m，定植约225株（含10%备用苗），南北向种植，行间留1.2m作业道；​
定植：挖60cm穴铺20cm秸秆，苗（地径≥1cm、株高≥80cm）栽后浇定根水，堆30cm土堆防倒。
③生长期管理​
幼树期（1—2年）：​
修剪：定干60—70cm，留3-4主枝；​
水肥：春萌后月施0.3%尿素水，秋施饼肥50kg/亩，保土湿60%。
花期（3-4月）：疏弱花（留2—3朵/枝），阴雨天人工授粉或放蜂；
膨果期（5-6月）：疏小/畸果（留1—2个/枝），亩施高钾复合肥50kg（分2次），叶面喷磷二氢钾2—3次；​
病虫害：萌芽前喷石硫合剂，生长期针对性防控，采前15天停药。
④采收：早熟品种6-7月、晚熟8月，分期采（先采熟果），轻摘轻放；​按果径分级（一级≥7cm），装筐后外销，忌长期存储。​
2、基础设施施工布置
（1）道路系统布置：
主干道：宽度4—5米，能保证大型车辆（如运输车、挖掘机）双向通行和掉头，连接基地主要出入口和各个大区。支路/作业道：宽度2—3米，能保证小型运输机械（如三轮车）通行，连接种植单元之间。设计原则：“主路贯通，支路到区”，形成环路，避免死角和机械无法作业的区域。
（2）水利系统布置：
按“分区适配、统一管控”原则布置，以集中蓄水池为统一水源，配套过滤加压设备，通过滴灌（三七、蓝莓）、雾化微喷+滴灌（羊肚菌）、自然降雨灌溉（果树）等差异化供水方式满足不同作物需水需求，田间按作物类型设置深浅不一的排水沟并与外围主排水渠连通，搭配土壤湿度监测、雨水回收，实现供水精准高效、排水防涝防盐，兼顾作物差异与统一管理。
（3）电力系统布置：
将电力线路铺设到基地各片区关键节点，如水肥中心、管理区、未来可能安装的补光灯或杀虫灯处。
3、种植区施工布置
（1）蓝莓种植区施工布置​
1）场地与大棚预处理
①规格确定：根据盆栽数量与摆放方式（建议行列式整齐摆放，预留操作通道），确定大棚跨度（通常6—8m，便于两侧盆栽管理）与长度（按地块实际尺寸，每50m左右设1个通风口），棚顶高度不低于2.5m（预留滴灌系统安装与人员操作空间），棚体骨架选用防锈钢材（如热镀锌钢管），确保抗风抗压。
②覆盖材料选择：顶部覆盖长寿无滴膜（减少棚内凝结水滴落，避免淋湿盆栽基质），搭配可调节遮荫网（夏季遮光率60%—70%，避免强光灼伤叶片；冬季收起保温），棚两侧与两端设卷膜通风口（高度1.2—1.5m，便于控制棚内温湿度），通风口处加装防虫网（防止蚜虫、蓟马等害虫进入）。​
③场地与盆栽摆放区施工：地面处理：大棚内地面先平整压实，铺设防草布（减少杂草生长，避免与盆栽争夺养分）或硬化地面（用混凝土浇筑，厚度5—8cm，便于清洁与排水，坡度0.5%—1%，向棚内排水沟倾斜）。
④盆栽摆放规划：按行距1.2—1.5m、株距0.8—1m划分种植带，每2-3行种植带预留1条宽0.8—1m的操作通道（便于浇水、施肥与采摘）；种植带内可搭建简易支架（高度10—15cm，用防腐木或砖砌，避免盆栽直接接触地面，减少基质受潮腐烂），支架需水平整齐，确保盆栽摆放稳定。​
2）水利设施施工​
①管道布局：主管道沿大棚边缘或操作通道一侧布置（便于连接水源与检修），支管垂直于主管道，沿种植带方向铺设（固定在种植带两侧的支架上，高度略高于盆栽基质表面5—10cm）；每个盆栽对应1个滴头（选用压力补偿式滴头，避免因管道压力不均导致浇水不均），滴头通过分流管延伸至盆栽基质表面（可插入基质2—3cm，防止水流冲刷基质）。​
②试通水调试：安装完成后，开启水源，检查每个滴头出水是否均匀，有无漏水、堵塞情况；调整支管高度与滴头位置，确保水流精准滴入盆栽基质，不溅到叶片与花盆外侧。​
3）排水设施施工​
大棚内沿操作通道两侧或棚体边缘开挖浅排水沟（宽度20—30cm，深度15—20cm），排水沟与棚外主排水沟连通（主排水沟深度60—80cm，宽度80cm），确保棚内积水（如浇水溢出、棚顶凝结水）能快速排出；若为硬化地面，可在地面预留5—8mm宽的缝隙，引导积水流入排水沟。
（2）三七种植区施工布置​
1）场地与大棚预处理​
先平整土地，按大棚尺寸划分种植区域（大棚需配备遮荫网，遮光率符合三七生长需求），确定高畦位置（畦向与大棚走向一致，便于管理）。畦面铺设1—2cm厚碎秸秆（提前腐熟，避免烧根），预留畦沟与排水沟位置，同时规划微喷系统支架的安装点位（与遮荫网支架共用或单独搭建）。
2）水利设施施工​
①微喷系统安装：主管道沿大棚边缘布置，支管穿过大棚支架，按畦的间距固定在支架上（高度约1.2—1.5m），支管上安装折射式微喷头，确保喷头覆盖范围衔接，无畦面干燥死角；安装后试通水，调整喷头角度，保证雾化水均匀落在畦面，不直接冲击土壤。​
②补水与控水设备安装：在主管道上安装减压阀与流量计，稳定供水压力与流量；大棚内悬挂空气湿度传感器，土壤湿度传感器插入畦面根系层，两者均与智能控制柜连接，调试湿度阈值（育苗期阈值高于成株期），确保自动启停功能正常。​
3）排水设施施工
开挖畦沟（坡度略向支排水沟倾斜），再开挖大棚内的支排水沟与地块四周的主排水沟，形成分级排水系统；雨季临时排水沟的位置需提前标记，便于快速开挖，主排水沟末端需连接蓄水池，既能排水又可回收雨水备用。
4）配套衔接​
微喷支架需与遮荫网支架固定牢固，防止风吹晃动导致喷头错位；畦沟内碎秸秆需定期整理，避免堵塞畦沟；大棚两侧预留通风口，与浇水流程衔接（浇水后及时打开通风口降湿），同时在采收前15天左右，提前调试控水程序，减少供水频率。
​（3）羊肚菌种植区施工布置​
1）场地与大棚预处理​
清理种植区后，平整土地，搭建保温保湿大棚（配备卷帘机，便于调节温湿度），按菌袋摆放或畦栽的方式划分种植区域，预留通道与雾化喷头安装空间；棚内地面可铺设薄膜（防止土壤水分蒸发影响基质湿度），同时标记浅沟位置（用于收集凝结水）。​
2）水利设施施工​
①雾化增湿系统安装：主管道沿大棚外侧布置，支管从大棚两端或侧面接入，沿大棚长度方向固定在棚顶支架上（高度约2.5—3m），支管上安装超声波雾化喷头或微雾喷头，确保喷头间距均匀，雾化范围覆盖整个棚内空间；试雾化时，检查棚内湿度分布，避免局部湿度过高或过低。​
②基质补水系统安装：项目为畦栽，沿畦边铺设滴箭（插入基质浅层）；安装后试补水，观察基质吸水情况，避免补水过量导致基质积水。​
③控湿与防护设施布置：棚内安装温湿度一体化控制器，与雾化系统联动，设置高温停止雾化的阈值（防止高温高湿烂菌）；棚顶预留凝结水导流槽，配合地面浅沟，将凝结水引至棚外，避免滴落在子实体上；雾化喷头需加装防护套，防止灰尘堵塞喷头。
3）排水设施施工​
羊肚菌种植的排水设施施工以“疏排凝结水、控基质湿度”为核心，施工需选择地势较高且略带坡度的地块，整地时保持1%—3%的坡度便于排水，外围开挖深30cm以上的主排水沟，畦间设置15—20cm深的支沟形成排水网络，畦面做成龟背形防止积水，黏土地可铺设碎石或暗管增强排水，同时定期清理沟渠避免堵塞，确保土壤湿度适宜以保障菌丝健康生长。
（4） 桃树、苹果树种植区施工布置
1）地块前期整理施工​
按“光照足、排水好、距蓝莓区≥50m”要求划定区域，清除地块内杂草、碎石等杂物，平整地面（坡度控制在5°以内，避免低洼积水），若地块有坡度，沿等高线规划种植带，预防水土流失。
2）水利设施施工​
地块划分为3—4个汇水区，准备好材料并安排20—25天工期与对应人员；施工时先整理地块开挖集水沟、硬化周边并设导流槽，再建砖混蓄水池与行间临时储水坑，接着铺设PE主支管及滴灌带、预留抽水泵位置，最后挖排水渠、筑树盘并设置警示标识；验收需确保沟渠无积水、蓄水池不渗漏、管网出水均匀，施工中要做好防雨、混凝土养护，完工后清理现场。
3）排水设施施工（分级排水，防涝为主）​
先规划“主－支”排水网络，准备好设备材料，安排5—7天工期与对应人员；施工时先挖主排水渠，铺防渗膜并浇筑混凝土加固，衔接集水沟与蓄水池溢水管，再挖支排水渠，铺碎石垫层，同时在果树根部筑树盘并留排水缺口；验收需雨后1小时内无积水、结构无破损，施工中防雨并清理杂物，后续定期维护，低洼处可增设排水坑。



	施工方案
	一、建设工期
项目施工期规划为22个月，即2026年8月开始施工，2028年5月投入使用，具体建设周期以实际建设周期为准。
二、施工条件
（1）对外交通运输条件
场址位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，距乡政府所在地38km，峨山县城距离约90km，项目区内有乡村道路交错纵横，交通运输条件较为便利。
（2）主要原辅材料、施工期供水、供电来源
本工程施工期所需的主要材料为土壤改良材料、基础设施材料、种植辅助材料，采用以下方式供应：
1）原辅材料
项目建设期所使用的农药、肥料由分包单位从峨山县、玉溪市内订购，所使用的农药及肥料由供货商直接运输至施工场地。项目不设置农药及废料的存储及生产场所。
项目所使用的调酸材料、有机肥料及土壤调节剂由供货商直接运输至施工场地。项目不设置肥料的存储及生产场所。
2）基础设施材料
大棚建设材料：主体结构材料有热镀锌钢架（包括主立柱和拱杆）、铝合金卡槽及压膜系统、防虫网材料。覆盖材料有农用薄膜、活动式遮荫网；
水利系统材料：
水源工程：水泵、电源线、水管；
沉淀池：砖、水泥、防水材料；
首部系统材料：
过滤器、施肥罐/注肥泵、压力表、控制阀、逆止阀等；
管网系统材料：
PE主管道、支管道、滴灌带（管）、滴头、旁通、堵头、胶水、弯头等连接件；
道路系统材料：
碎石、建筑渣土、砂石、水泥；
围护系统材料：
防鸟网、防虫网、围栏网、水泥柱、金属柱、木桩、钢丝、尼龙绳。
项目建设期所使用的基础建设材料由分包单位从峨山县、玉溪市内订购。
3）施工用水
本工程施工期用水为建筑施工用水、生活用水。建筑施工用水取水方式：一片区为大西村取水，利用运水车运至施工场地。二片区为项目基地建设的2#水池取水。其他工程内容几乎不涉及用水。施工人员生活用水只涉及洗手用水依托乡村自来水供水管网。施工人员直饮水采用桶装矿泉水。
4）施工电源
项目施工场地电源采用柴油发电机供电或者就近村庄接入。
3、 施工期工艺流程图
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图2-1蓝莓、三七、羊肚菌种植项目施工流程图
注：G表示废气；N表示噪声；S表示固体废弃物
蓝莓、三七、羊肚菌种植项目施工流程简介：
（1）平整土地：该工序主要为清除地表植被、杂物与障碍物，按设计标高进行初步土方挖填与造型，对耕作层进行精细平整以形成稳定、均匀的标准化地块。
（2）主体工程建设：全面推进各类种植大棚的主体框架建设，包括标准大棚钢构安装与结构固定，简易大棚拱杆的精准安装与固定，确保其强度与稳定性符合农业生产及环境调控的长期要求。
（3）辅助工程建设：主要为沉淀池、水肥中心、管理用房的建设以及完善各级道路硬化。
（4）竣工验收、投入使用：项目建设完成后申请自主验收后投入使用运营。
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图2-2苹果树、桃树种植项目施工流程图
注：G表示废气；N表示噪声；S表示固体废弃物
苹果树、桃树种植项目施工流程简介：
（1）平整土地：该工序主要为清除地表植被、杂物与障碍物，按设计标高进行初步土方挖填与造型，对耕作层进行精细平整以形成稳定、均匀的标准化地块。
（2）辅助工程建设：主要为沉淀池、水肥中心、管理用房的建设以及完善各级道路硬化。
（3）竣工验收、投入使用：项目建设完成后申请自主验收后投入使用运营。
项目施工采用机械与人工结合的施工方法，施工机械主要有挖掘机、推土机等。项目施工工程主要产生的污染物有施工扬尘、施工机械尾气、施工噪声、施工人员生活污水、生活垃圾等。
四、运营期工艺简要说明
1、蓝莓种植工艺流程
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图2-3蓝莓种植工艺流程图
工艺流程简述：
1）基质装填：栽培基质为重要的介质，本文件的栽培基质为固体栽培基质，包含：泥炭土、珍珠岩、蛭石、陶粒、椰糠。配比以疏松、深厚、通透性好为宜，pH值在4.0～5.5之间，有机质含量≥3%较好。
2）苗木筛选：
①宜选择组培钵苗，植株高20cm以上，地茎粗≧0.2cm。
②选择产量高、果型大、风味好、耐储运、抗病性和抗逆性强的鲜食蓝莓品种。
③根系舒展，无盘根、绕根，从根基部到根尖无缠绕，无打折，无向上生长，无病根，无死根，无病虫、多数为白色新生根，根系健康，老化根系较少，活力较强等现象。
④保证2枝以上的基生枝，枝条健壮，叶片健康，芽饱满。
⑤无病害、虫害及机械损伤的健壮苗木。
3）定植：
蓝莓营养钵苗全年皆可以种植，但需要避开高温天气和雨季、寒潮等时期种植。采用盆栽种植，种植盆填放基质土，挖20cm×20cm大小、深度10cm～15cm的定植穴。将营养钵苗的根团用手破开，注意不能过度损伤根部。破开的蓝莓苗放入定植穴，再覆盖好基质，向上轻提苗木，让苗木根系舒展开，与盖入的基质充分接触，再轻轻按实，浇透水。
4）施肥：
采用平衡施肥原则。提倡以水溶肥为主，叶面肥为辅的施肥方式，不应使用含氯和钠过高的化肥。除每日少量多次施肥外，蓝莓花期可适当提高磷钾肥的含量及硼的含量，蓝莓果期以钾肥为主施用，蓝莓的树体恢复生长阶段适当提高氮肥用量。利用智能水肥一体化系统来精确控制盆栽蓝莓的水分。在每个种植盆中放置4个滴箭，每天灌溉频率为固定的每1h或每40min浇水1次，每次2min～5min。在雨季和高温干旱季节，可以适当根据气候减少或增加滴灌的次数和时间。
5）采收：
果实成熟期，采用人工采摘，采摘后包装外售。
2、三七种植工艺流程
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图2-4   三七种植工艺流程图
工艺流程简述：
1）整地和架棚（简易避雨棚）：
①翻耕
用人工或小型旋耕机对种植区域的土壤旋耕2~3次，深度20cm~30cm。
②起垄
按自然地形或树木排列顺序规划确定种植区域和起垄方向：平地根据林地树木种植的方向起垄。坡地顺着林地等高线起垄。垄底宽一般保持120cm~150 cm，垄顶80cm~100cm，垄面整理为圆弧形，垄与树根的距离>20cm。
③排水，防洪沟渠的设置
林下起垄的时候根据不同坡度不同地形设置好排水沟，15m~20m留一个排水口。雨季应适时清理排水口，以防有树枝或泥土堆积阻碍排水口。
④搭建避雨棚
在林下的垄面上搭建简易的避雨棚，调控环境温度，物理防控病害。
2）播种
①播种：
种子储藏：果实（红籽）采收后除去果皮，种子晾干后用湿砂保存备用。
种子选择与分级：三七种子按要求优选与分级，三级以上种子才能在生产中使用，并根据种子等级分别播种。
播种时间：12月中下旬至翌年1月中下旬。
播种密度：播种密度为4cm×4cm，或5cm×5cm，每亩播种量18万—20万粒。
播种方法：用打穴器在床面打出浅穴人工点播，或用三七专用播种机机播。
覆土和施肥：用细土覆盖三七种子，以见不到种子为准。覆土后，用三七专用有机肥均匀撒施于床面，施用技术：播种盖土后，直接撒施于床面，加盖松毛，每亩施用量为20—25kg。
盖松毛：将松毛均匀铺盖于床面，以床面土不外露为准。
地膜育苗：播种后用白色地膜覆盖，有利于改善土壤环境，提高土壤温度，提早出苗，促进种苗地下部分生长，还可以防霜冻。
浇水：播种后浇水一次，之后每隔5—7天浇水一次，保持土壤湿度在25%—30%之间，直至雨季来临。
②田间管理：
除草：播种后，每隔7—10天除草一次，保持床面及作业道清洁无杂草。禁止使用化学除草剂。
追肥：苗期肥料以三七专用有机肥为主。出苗展叶30%左右即可第一次追肥，每亩施用20—25kg。隔30—35天追施一次。
修补荫棚：因日晒雨淋荫棚时常破损，应及时修补，保证透光均匀。
防涝：雨季随时检查三七园，及时排水。
[bookmark: _Toc294209836]3）移栽：
①起挖：
起挖时间：12月中下旬至翌年1月中下旬。
起挖方法：用削尖的竹条或木棍，从苗床面的一边向另一边，将一年生种苗挖起。如土壤干燥板结，应浇水后隔三天采挖。起挖时避免损伤种苗。清除损伤、瘦弱和病虫危害的种苗。
②定植：
移栽时间：起挖后尽快移栽定植，避免种苗放置时间过长。
种苗分级：种苗按照单株重量‌、‌休眠芽状态‌及‌根系健康状况‌三项核心指标，分为三个等级后分级移栽，过程中剔除劣苗。（具体分级：一级种苗‌：单株重‌≥2.5g‌，休眠芽肥壮，根系生长良好，无病虫感染和机械损伤；‌二级种苗‌：单株重‌1.25g～2.5g‌，休眠芽肥壮，根系生长良好，无病虫感染和机械损伤；‌三级种苗‌：单株重‌0.75g～1.25g‌，休眠芽生长一般，根系生长一般，无病虫感染和机械损伤。）
移栽方法：移栽时，第一行和第一列种苗的根部向床内方，芽向沟方向放置。种苗放置方向一致，以便管理。
覆土和施肥：用细土覆盖，覆土后，用三七专用有机肥均匀撒施于床面，每亩施用量为20—25kg。
盖松毛：将松毛均匀铺盖于床面，以床面土不外露为准。
地膜育苗：播种后用白色地膜覆盖，有利于改善土壤环境，提高土壤温度，提早出苗，促进种苗地下部分生长，还可以防霜冻。
浇水：移栽后浇水一次，之后每隔7—10天浇水一次，保持土壤湿度在25%左右，直至雨季来临。
4）日常管理：
除草：移栽定植后，每隔7—10天人工除草一次，保持床面及作业道清洁无杂草。禁止使用化学除草剂。
追肥：三七为喜钾植物，肥料的合理施用是三七栽培的关键技术。移栽定植后施用三七专用有机肥。出苗展叶30%左右即可第一次追肥，每亩施用20—25kg。隔30—35天追施第二次。8月（开花期）至10月（结果期）是三七最重要的需肥时期。
调整荫棚：根据生长季节调整荫棚透光度，中海拔地区不超过15%，高海拔地区不超过20%。荫棚破损应及时补修，保证透光均匀。注意调节园内温湿度。
防涝：雨季注意随时检查七园，及时排水。
摘蕾：非留种三七应在7月中上旬摘除花蕾。
[bookmark: _Toc294209837]5）采收：
①采收时间：
三七根采挖一般在9月下旬至12月下旬。三七果实于10-11月采摘。留种田摘除果实（红籽）后20—30天采挖。三七茎叶采收与三七根采挖时间相同。三七花采收时间为7月中下旬。
②采收方法：
采摘果实：三七果实由绿色转成红色，具光泽时即成熟，可分批采摘、分批贮藏，也可全红后统一采摘。
采挖三七根：用削尖的竹条或木棍，从苗床面的一边向另一边顺序采挖。如土壤干燥板结，浇透水后隔三天采挖，采挖时防伤根，保证根系完好无损。受损根或病根应清除或单独存放。
采收三七茎叶：选择健康的三七茎叶，距离地面2—4cm处剪断。
采收三七花：在三七花蕾生长到直径3—5cm时，用手从花蕾基部摘除。
6）挑拣：
三七种植最后一步挑拣，是将清洗烘干至水分达标的三七平铺整理、去除残留杂物与破损个体后，按大小、外观、形态进行分级筛选，剔除发霉、虫蛀、变质、畸形等劣品及异物，经抽样校验确认规格统一、品质达标后，按等级分装并转入干燥通风仓库储存等待外运。
3、羊肚菌种植工艺
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图2-5羊肚菌种植工艺流程图
工艺流程简述：
1）场地准备​
核心是为羊肚菌创造适宜的生长环境。选择靠近水源、排水良好且土壤pH值6.0-8.5的地块，清除杂草后撒生石灰消毒，旋耕使土壤疏松，按0.6—0.8米宽作畦（高10厘米），畦间距30厘米留沟便于排水。大棚需高2—3米，配备可调节通风口（距地面0.5—1米），覆盖塑料膜防雨并加4-6针遮荫网（透光率10%—15%），同时通风口加装防虫网防虫害。
2）菌种准备​
直接影响产量和品质。选用经本地示范验证的优质高产菌种，按配方（如小麦40%、杂木屑30%、谷壳20%等）混合培养料，装袋后常压灭菌。冷却至25℃时无菌接种，接种后在20-22℃、湿度55%—65%的避光培养室培养，期间定期通风并检查菌种纯度，避免污染。​
3）播种​
把握时机和操作细节。当自然气温降至18-25℃、地温20℃以下时播种。将菌种粉碎至直径1—1.5厘米，采用撒播或沟播均匀分布于畦面，覆土后立即覆盖黑色地膜，膜上每20厘米打孔透气，既保墒又防杂菌。
4）发菌管理​
关键是促进菌丝健壮生长。控制棚内温度5-15℃（棚内不超过20℃），土壤含水量30%—40%，每天通风调节空气，避免强光直射。播种7—15天后，当菌丝出土、畦面泛白时，将划口的营养袋开口面紧贴土壤摆放，为菌丝补充营养。​
5）催菇​
通过环境调控诱导原基形成。出菇前15—20天移走营养袋，移除地膜后大水浇灌至土壤湿透（含水量80%—90%），及时排净积水，此后保持土壤含水量20%—28%、空气湿度85%—90%。利用昼夜温差（10-15℃）刺激，白天闭棚增温、夜间通风降温，同时增加散射光照射，促进原基分化。​
6）出菇管理​
保障子实体正常发育。棚内温度控制在10-16℃，土壤含水量40%—50%，空气湿度70%—80%。加强通风保持空气新鲜，二氧化碳浓度控制在400-600ppm，随子实体生长逐步增加通风次数和时长，维持适宜散射光，防止畸形。​
7）采收​
把握最佳采收期与方法。当羊肚菌长至7—12厘米、菌帽网眼充分张开、质地由硬变软时，用手捏住菌柄基部轻轻扭转拔起（或用小刀齐土面割下），遵循“采大留小”原则，避免损伤未成熟子实体。
4、桃树、苹果树种植工艺
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图2-6果树种植工艺流程图
工艺流程简述：
1）选苗选地（运营期基础保障，决定后期管理效率）
①选苗标准：
苗木规格：优先选择1—2年生嫁接苗，苗高1—1.2米，地径0.8—1厘米，根系发达且无损伤（主根长度≥20厘米，须根数量≥15条），避免选择老化苗、病弱苗（叶片发黄、枝干有虫孔或霉变的苗木直接淘汰）。
品种适配：根据种植区域气候选品种，南方多雨地区选抗裂果、抗病性强的品种，同时兼顾市场需求，优先选果形端正、甜度高（糖度≥12）的品种。
②选地要求：
土壤条件：选土层深厚（≥80厘米）、疏松透气的沙壤土或壤土，pH值6.0-7.5，避免重黏土（易积水烂根）和盐碱地（pH＞8.0时需提前用石膏改良）；前茬作物为桃树、苹果树、李树的地块需间隔3年以上再种植，防止重茬病害。
环境条件：保证光照充足（每天光照≥6小时），避开低洼积水区（需提前起垄，垄高30—40厘米）；地块需远离工业污染源，且有便利灌溉条件（如靠近水井、蓄水池），便于后期水分调控。
2）整地挖坑（为根系生长创造良好环境，提升成活率）
①整地操作：
提前深耕：种植前1-2个月，对地块全面深耕，结合深耕施入基肥，每亩施腐熟有机肥2000—3000公斤+过磷酸钙50公斤，将肥料与土壤充分混合，打破板结层，提高土壤肥力。
起垄作畦：若地块排水较差，按行距3～4米起垄，垄面宽1.2—1.5米，垄沟宽30—40厘米、深20—30厘米，确保雨季能及时排水；平地可直接作畦，畦宽2—3米，便于后期田间管理（如施肥、修剪）。
②挖坑规范：
坑体尺寸：按株距2—3米确定坑位，坑深60—70厘米、直径60厘米，坑壁需垂直，避免上宽下窄；挖好后将表土和底土分开堆放，便于后期回填。
基肥填埋：在坑底铺10—15厘米厚的腐熟秸秆或碎木屑，再填入混合好的表土+有机肥，回填至坑深的2/3处，轻轻压实，避免后期土壤沉降导致苗木倒伏。
3）定植树苗（把控种植细节，提高定植成活率）
①定植时间：
南方地区应在秋季或春季定植，秋季定植根系能提前恢复，次年长势更旺。
②定植步骤：
苗木处理：定植前修剪破损根系，将苗木根系放入500倍多菌灵溶液中浸泡15—20分钟，消毒杀菌；若苗木失水，可提前用清水浸泡根系2—3小时，补充水分。
定植操作：将苗木放入坑中央，调整根系使其自然舒展，回填底土至根系完全覆盖，轻提苗木，再回填剩余土壤，压实土壤（避免根系周围有空隙），定植深度以嫁接口高出地面5—10厘米为宜（防止嫁接口埋入土中腐烂）。
4）浇水定根
①定根水浇灌：
浇灌时机：定植后立即浇定根水，采用小水慢灌，确保水分渗透至坑底，使土壤与根系紧密贴合，避免大水漫灌导致土壤板结。
用量控制：每棵树浇定根水20—30公斤，可在水中加入500倍生根剂（如萘乙酸），促进新根萌发；浇水后观察坑内土壤，若出现下沉，及时补填土壤。
②后期水分管理：
定植后1个月：保持土壤湿润（土壤含水量60%—70%，用手捏土能成团不散），干旱时每7—10天浇一次水，避免苗木缺水萎蔫；雨季及时排出坑内积水，防止根系腐烂。
覆盖保墒：浇水后在树盘周围覆盖10—15厘米厚的秸秆或地膜，减少水分蒸发，同时抑制杂草生长（地膜需在四周扎小孔，防止积水）。
5）日常养护（贯穿运营期，维持树体健康生长）
①肥料管理：
生长期施肥：春季萌芽前，每棵树施氮磷钾复合肥1—1.5公斤，促进新梢生长；夏季果实膨大期，施高钾复合肥1.5—2公斤，搭配0.2%磷酸二氢钾叶面肥喷施2—3次，间隔10天，提升果实品质；秋季采果后，每棵树施腐熟有机肥30—50公斤+过磷酸钙1公斤，恢复树势，为越冬做准备。
施肥方式：采用环状沟施或穴施，环状沟施在树冠投影外围挖宽20—30厘米、深15—20厘米的沟，将肥料均匀撒入后回填；穴施在树冠周围挖4—6个深20厘米的穴，填入肥料后浇水，避免肥料直接接触根系导致烧根。
②修剪管理：
生长期修剪：春季新梢长至20—30厘米时，疏除过密梢、徒长梢，保留健壮结果梢；夏季对徒长枝摘心（留20—30厘米），控制枝条旺长，改善树冠通风透光条件；及时疏除萌蘖枝（树干基部萌发的枝条），减少养分消耗。
休眠期修剪：疏除病虫枝、交叉枝、重叠枝，保持树冠通风；短截结果枝，中长结果枝留5—8个芽，短结果枝留2～3个芽，培养新的结果枝组；控制树冠高度（保持2.5—3米），便于后期采摘和管理。
③病虫害防治：
常见病害防治：炭疽病（叶片出现褐色斑点、果实腐烂），发病初期喷施70%甲基托布津800倍液；穿孔病（叶片出现穿孔、枝干流胶），喷施2%春雷霉素500倍液，间隔10—15天喷一次，连喷2—3次。
常见虫害防治：蚜虫（危害新梢和叶片，导致叶片卷曲），用10%吡虫啉2000倍液喷雾；桃蛀螟（蛀食果实，导致果实脱落），在果实膨大期用2.5%溴氰菊酯3000倍液喷雾，采收前15天停止用药；红蜘蛛（危害叶片，导致叶片失绿），用1.8%阿维菌素3000倍液喷雾。
日常预防：定期清理园内枯枝、落叶、病果，集中烧毁或深埋，减少病虫害越冬基数；每年冬季全园对树干、地面消毒，降低病虫害发生概率。
④土壤管理：
中耕松土：生长期（3-9月）每月中耕一次，深度5—10厘米，破除土壤板结，促进根系呼吸；雨季过后及时中耕，防止土壤积水。
杂草防除：采用人工除草或化学除草，人工除草在杂草幼苗期进行，避免杂草与桃树、苹果树争夺养分；化学除草可选用百草枯（定向喷雾，避免喷到桃树、苹果树叶片），在杂草旺盛期喷施，注意遵守农药使用规范。
6）花果管理（提升果实产量与品质，保障种植收益）
①疏花疏果：
疏花：疏除过密花、畸形花（如双瓣花、无雌蕊花）、弱花，保留健壮花，中长结果枝留8-10朵花，短结果枝留3-5朵花，减少养分浪费，提高坐果率。
疏果：第一次疏果在花后2周，疏除小果、双果、畸形果；第二次疏果在花后4周（定果），根据树势和品种确定留果量，中长结果枝留2～3个果，短结果枝留1个果，果间距保持15—20厘米，避免果实相互挤压影响膨大。
②果实提质：
套袋防护：定果后进行果实套袋，选择透气性好的纸袋（如单层木浆纸袋），套袋前喷施一次杀菌剂，待药液干后套袋，袋口扎紧，防止害虫进入；采收前15—20天摘袋，促进果实着色。
水分调控：果实膨大期保持土壤湿润，干旱时及时浇水（采用滴灌或喷灌，避免大水漫灌导致裂果）；采收前10—15天控制浇水，若遇雨天及时排水，减少裂果，提升果实甜度。
③采收管理：
采收时机：根据品种成熟度确定采收时间，成熟果实果皮颜色鲜艳、果肉微软、甜度达标（糖度≥12），过早采收果实口感差，过晚采收易脱落、腐烂。
采收方法：人工采收，用手托住果实，拇指和食指捏住果柄，轻轻向上掰动，避免用力拉扯导致果实损伤；采收后将果实轻放入筐，避免挤压，分级包装（按果实大小、色泽分级），提高商品价值


	其他
	
无
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	生态环境现状
	一、生态环境质量
1、 主体功能区划
根据云南省人民政府2014年1月6日印发的《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号文），将云南省国土空间分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区三种区域。云南省重点开发的区域集中连片重点开发区域和其他重点开发的区域两类；云南省限制开发的区域主要为保障农产品供给和生态安全的重要区域，包括农产品主产区和重点生态功能区2类；云南省的禁止开发区域分为国家级和省级，具体包括：自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区、牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等。
根据云南省主体功能区划分总图（详见附图4），本项目所在的玉溪市峨山彝族自治县，属于《云南省主体功能区划》中国家重点开发区，不属于限制开发区域和禁止开发区域，符合《云南省主体功能区划》相关要求。
2、 生态环境功能区划
根据《云南省生态功能区划》以及《云南省生态功能类型图》（详见附图3）的符合性分析，本项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树。项目的建设可以一定程度的解决Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区，Ⅲ1-5绿汁江河谷水土保持生态功能区中不合理的土地利用带来的水土流失严重的生态问题，还可以发展农产品基地项目，改善土壤环境，减少土地的过度利用带来的土地退化，符合《云南省生态功能区划》相关要求。
3、土地利用现状
（1）区域土地利用现状
根据《峨山县土地利用动态分析》（农村经济与科技2017年第28卷第24期），2014年，全县土地总面积193206.29hm²，占全市总面积的12.93%。其中：农用地178729.55hm²，占土地总面积的92.51%；建设用地8179.03hm²，占土地总面积的4.23%；其他土地6297.71hm²，通过对《峨山县土地利用动态分析》的调查了解，峨山县土地利用动态变化的定量与定性的分析，从而得到近年来峨山县发展中的土地利用整体的变化情况，具体表现为土地利用结构整体变化不大；土地利用数量变化幅度较小；土地利用及其多样性保持相对稳定的状态。通过对结果为分析峨山县未来土地利用动态变化趋势及有效推动峨山县土地资源的合理有效利用提供了依据。
（2）项目区土地利用现状
根据峨山彝族自治县出具的《峨山县塔甸镇大西村委会大西山的农林种植基地建设项目占地范围内土地利用现状》说明，项目区占地范围内的土地利用现状见下表。
表3-1   一片区土地利用现状类型及面积一览表
	一级分类
	二级分类
	面积（m²）
	占比%

	林地
	乔木林地
	44380.19
	20.01

	
	灌木林地
	555.44
	0.25

	草地
	其他草地
	1116.8
	0.5

	园地
	果园
	34475.62
	15.54

	
	其他园地
	86074.92
	38.81

	交通运输用地
	农村道路
	4534.49
	2.04

	水域用地
	坑塘水面
	1427.56
	0.64

	其他土地
	设施农用地
	48790.63
	22

	住宅用地
	农村宅基地
	449.42
	0.21

	总计
	/
	221805.07
	100



表3-2   二片区土地利用现状类型及面积一览表
	一级分类
	二级分类
	面积（m²）
	占比%

	林地
	乔木林地
	583282.23
	75.82

	
	灌木林地
	66853.36
	8.69

	园地
	果园
	99921.46
	12.99

	
	其他园地
	2368.92
	0.31

	交通运输用地
	农村道路
	6579.57
	0.86

	水域用地
	坑塘水面
	1640.9
	0.21

	
	水库库面
	4898.91
	0.64

	
	水工建筑用地
	1232.6
	0.16

	耕地
	旱地
	2305.12
	0.3

	住宅用地
	农村宅基地
	181.65
	0.02

	总计
	/
	769264.72
	100



根据上表可知，项目区一片区其他园地面积最大，为86074.92m²，占项目区面积的38.81%；其次为乔木林地，为44380.19m²，占评价区面积的20.01%；二片区乔木林地面积最大，为86074.92m²，占项目区面积的75.82%；其次为果园，为99921.46m²，占评价区面积的12.99%。其他土地利用类型面积较小。
从项目区土地利用现状结构看出，本评价区以林地为优势用地类型，本项目区内林地资源相对丰富。
4、生态环境现状
（1）植被及植被资源现状
1）评价范围
本次陆生生态评价根据建设单位提供项目区域确定调查范围和调查线路，调查范围包括工程永久范围以及中心线外延300m范围，其中调查重点为工程永久范围线以内。
2）调查方法：项目组通过现场踏勘，走访当地的林业部门和当地群众，以及收集资料的方式了解项目区域内资源情况、野生植物的种类组成和资源情况。
3）调查时间：2025年10月，项目组到评价现场进行了实地踏勘，踏勘了项目区及评价范围内的植被类型、野生动植物种类。
4）植被分类原则
依据《云南植被》专著中采用的分类系统，遵循群落学—生态学的分类原则，采用3个主级分类单位，即植被型（高级分类单位）、群系（中级分类单位）和群丛（低级分类单位），各级再设亚级或辅助单位。
5）植被类型分布
①评价区植被分类系统及其分布特点
根据现场踏勘与调查，按《云南植被》分类系统，评价区自然植被共有3个植被型，3个群落，人工植被1类。详见下表。

表3-3  评价区典型植被分类系统
	A、自然植被

	Ⅰ常绿阔叶林

	1、高山栲群系

	Ⅱ暖性针叶林

	1、云南松群系

	Ⅲ草丛

	1、类芦群系

	B、人工植被

	Ⅰ农田植被


注：植被型组：A、B、C…；植被型：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ…；植被群系：1、2、…。
②自然植被类型
A常绿阔叶林
a高山栲群系
该群落总盖度80%左右。乔木层盖度约55%，层高18m，以高山栲Castanopsis delavayi为主，伴生有香面叶Lindera caudata、重阳木Bischofiapolycarpa、西南粗糠树Ehretiacorylifolia、山玉兰Magnolia
delavayi、石栎属一种Lithocarpussp、旱冬瓜Alnusnepalensis、大叶
栎Quercus griffithi、柘树Cudraniatricuspidata等；灌木层种类多而分散，层盖度约35%，常见物种有清香木Pistacia weinmannifolia、金珠柳
Maesa montana、栽秧泡Rubusellipticus var.obcordatus、岩柿Diospyros dumetorum、余甘子Phyllanthusemblica、粗叶水锦树27Wendlandiascabra、大叶千斤拔Flemingiamacrophylla、算盘子属一种Glochidionsp.、密脉鹅掌柴Schefflera venulosa等；草本层高约55cm，层盖度30%，主要组成物种包括紫茎泽兰Ageratina adenophora、四脉金茅Eulaliaquadrinervis、刚莠竹Microstegium ciliatum、刺芒野古草Arundinella setosa、凤尾蕨Pteris creticavar.nervosa、蜈蚣草Pterisvittata、类芦Neyraudia reynaudiana、浆果薹草Carexbaccans、长冠鼠尾草Salviaplectranthoides、四块瓦Chloran thusholostegius、凤尾蕨属一种Pterissp、山菅兰Dianellaensifolia、长梗开口箭Tupistralongipedunculata等；层间植物有羊齿天门冬Asparagus filicinus、一文钱Stephaniadelavayi、土茯苓Smilaxglabra、菝葜属一种Smilaxsp等。
b暖性针叶林
云南松群系
该群落盖度85%左右，分布较广，尤其在人为活动强烈的区域。乔木层盖度60%，层高约13m，以云南松Pinus yunnanensis占绝对优势，少量伴生有锐齿槲栎Quercus aliena var.acutiserrata、栓皮栎Quercus variabilis、茶梨Annesleafragrans、旱冬瓜Alnusnepalensis等；灌木层物种稀疏，层盖度仅10%，主要物种有余甘子Phyllanthusemblica、云南松（幼树）Pinus yunnanensis、旱冬瓜（幼树）Alnusnepalensis、栓皮栎（幼树）Quercus variabilis、锐齿槲栎（幼树）Quercusaliena var.acuteserrata、白背枫Buddleja asiatica、川梨Pyruspashia、珍珠花Viburnumfoetidumvarceanothoides等；草本层物种稀疏，层盖度仅25%左右，高度约50cm左右，常见物种包括硬秆子草Capillipedium assimile、紫茎泽兰Ageratina adenophora、鬼针草Bidenspilosa、浆果薹草Carex baccans、铁轴草Teucrium quadrifarium、龙芽草Agrimonia pilosa、铜锤玉带草Lobelia angulata等；层间植物较少，包括菝葜属一种Smilaxsp、千里光Senecioandens。
c草丛
类芦群系
群落位于海拔1158m处，高2.0m，总盖度约65%，以类芦Neyraudia2829 reynaudiana形成成片群落，另有黄茅Heteropogon contortus、四脉金茅Eulaliaquadrinervis、毛轴蕨Pteridium revolutum、紫茎泽兰Ageratina adenophora、皱叶狗尾草Setaria plicata、蜈蚣草Pteris vittata、野茼蒿Crassocephalum crepidioides、飞机草Chromolaena odorata、积雪草Cen tellaasiatica、鼠麹草Gnaphalium affine、酢浆草Oxalis corniculata等。
③人工植被类型
评价区的人工植被包括农田植被1类。具体为农田植被中的水稻、烤烟、玉米、番茄、经济林果等。
6）珍稀保护植物
在评价区内未见有国家重点保护的珍稀濒危植物种类，未见云南省省级保护珍稀濒危植物。也未发现该评价区内具有特有物种。
7）名木古树
根据《古树名木保护条例》（国令第800号，2025年3月15日起施行）和实地走访，评价区内未发现古树名木。
8）动物
评价区域已受人类一定程度开发，动物多为适应农业耕作和居民生活环境的种类，当地可能出没于评价区的重要保护动物现存种群数量已很少。
（2）陆栖脊椎动物现状
1）调查范围
野外调查工作的重点为项目实施区域，其次是与评价区相邻的受影响地区。调查范围主要是项目占地区延外延300m范围的区域。
2）调查方法
本次陆生动物调查方法为现场访问、环境观测分析和收集查阅资料，主要对项目评价区及邻近地区的陆栖脊椎动物进行现场踏勘及野外调查。野外调查中，主要观察记录了陆生脊椎动物的环境状况；鸟类调查主要使用双筒望远镜观察记录；向当地居民询问有关野生脊椎动物的情况；调阅并收集了相关资料，查阅了已发表的相关文献资料。
3）调查内容
主要调查评价区内的两栖类、爬行类、鸟类、兽类的种类，国家重点保护野生动物分布，云南省级重点保护野生动物分布情况。
陆栖脊椎动物分布类型
①两栖类
本次陆栖脊椎动物调查，通过文献查阅，评价区分布有两栖纲AMPHIBIA动物8种，分属5科，1目，即无尾目ANURA，具体种类详见下表。
表3-3  评价区分布的两栖动物多样性
	纲
	目
	科
	种数

	两栖纲
	无尾目
	蟾蜍科
	2

	
	
	雨蛙科
	1

	
	
	蛙科
	3

	
	
	树蛙科
	1

	
	
	姬蛙科
	1

	合计
	8



②爬行类
本次爬行类动物调查，通过文献查阅，评价区分布有爬行动物8种，隶属2目5科，具体种类详见下表。
表3-4  评价区分布的爬行动物多样性
	目
	科
	物种数

	蜥蜴目
	壁虎科
	1

	
	鬣蜥科
	1

	
	石龙子科
	1

	小计
	3

	蛇目
	蝰科
	1

	
	游蛇科
	4

	小计
	5

	合计
	8



③鸟类
本次鸟类调查，通过文献查阅评价区分布有鸟类21种，隶属5目8科，具体种类详见下表。
表3-5   评价区分布的鸟类多样性
	目
	科
	种数

	雀形目
	山雀科
	4

	
	燕雀科
	1

	
	鸦雀科
	2

	
	燕科
	3

	鸳形目
	啄木鸟科
	2

	鹃形目
	杜鹃科
	6

	雨燕目
	雨燕科
	2

	隼形目
	鹰科
	1

	合计
	21



④珍稀保护动物
评价区内无国家重点保护物种。调查未发现该地区特有种类分布。
5、水土流失现状
为保护水土资源，防治水土流失，加快推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国水土保持法》和《云南省水土保持条例》的规定，云南省在国家级水土流失重点防治区复核划分成果和云南省2015年水土流失调查成果的基础上，结合云南省实际情况，突出区域特色，以乡镇级行政区为基本单元复核划分了云南省水土流失重点预防区和重点治理区，峨山县不属于国家级水土流失重点监督区和重点治理区，故不开展此项调查。
二、项目与周边敏感区的关系
根据调查与核实，本项目不涉及占用自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、生态保护红线、重要湿地等生态环境敏感区。地块涉及两个饮用水水源地二级保护区，分别是已划定的大西水库和正在划定的尼去本水库。
（1）大西水库饮用水保护区概况
大西水库位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山矣他得村附近，现状水库总库容403.2万m3，其中兴利库容211.4万m3，死库容为145.4万m3，可供水量为100万m3。且峨山县塔甸镇人民政府与新平县新化乡人民政府签订大西水库管理战略合作协议书，每年为新化乡提供不少于100万m3的水库水。根据《关于批复玉溪市易门县浦贝彝族乡石莲寺等50个集中式饮用水源保护区划定方案的函》（云环函〔2020〕637号），大西水库已被列为已列入乡镇级集中式饮用水源，水库的功能为生活用水、灌溉用水，灌溉片区中的农村人口为3916人，大牲畜数量为85头，小牲畜数量为1135头。大西水库属于乡镇集中式饮用水源地，属红河流域元江水系亚尼河上游支流，坝址处海拔高程为2120米，区域内有两条长达1公里的主箐纵横库区，地面平坦，库区地质条件良好，库区径流面积4.75km2。以农田灌溉为主，兼顾生活供水。
水厂工程：大西水厂供水规模为4000m³/d，主要覆盖富良棚及塔甸大部分村组、大西村委会，水源为大西水库、多依树水库。净水工艺流程采用：原水→管式静态混合器→穿孔旋流斜管沉淀池→无阀滤池→清水池。采用投加次氯酸钠的消毒工艺。水厂内设供水泵站，水泵两台（1用1备）。输水工程：建设配水管网，管道全长121.006km，其中配水主管长29.85km，配水干支管长88.789km，提水管道长2.367km。管径为DN300~DN50，采用Q235B涂塑复合钢管。水池工程：新建200m3高位水池1座。
（2）尼去本水库饮用水保护区概况
尼去本水库位于峨山彝族自治县塔甸镇大西村委会尼去本村民小组东侧的亚尼河一级支流他甲河上，属红河流域元江二级支流，海拔高程1860m。该水库于2013年11月动工兴建，2015年7月主体工程完工，2017年3月工程竣工验收。水库坝址控制径流面积26.75km2，多年平均径流量704.6万m3，年可供水量473.5万m3（P=75%）。总库容402.2万m3，兴利库容256.73万m3，死库容53万m3，防洪库容92.47万m3。水库为小（一）型规模，主要功能是农田灌溉、人畜饮水。水厂工程：尼去本水库主要工程有：大坝、输水隧洞和配套沟渠。大坝坝型为粘土心墙坝，坝高51.85m，坝顶长201.67m，坝顶宽5.0m；坝顶高程1860.85m，防浪墙顶高程1861.85m，河床心墙截槽清基面高程1809.0m，设计最大坝高51.85m，防浪墙高1.0m，坝顶长201.67m，坝顶宽5m；校核洪水位1860.73m，设计洪水位1859.43m，正常蓄水位1856.02m，死水位1834.3m。输水隧洞位于大坝左岸，长290.546m，进口底板高程为1830.000m。断面为最小施工断面（洞径φ1.8m），隧洞最大过流量为21.7m3/s。隧洞主要由进口引水段、有压洞段、闸室段、无压洞段、出口消力池、护坡段组成。溢洪道布置于大坝右岸，为河岸开敞式，总长256.921米，宽5米，设计最大泄洪量77.0m3/s，堰型为无坎宽顶堰，不设闸门，堰顶高程1856.02m，由引水段、控制段、第一泄槽段、渥奇段、第二泄槽段、消力池段及出水渠段组成。最近一次安全鉴定时间为2022年11月，鉴定为二类坝。
[image: ]

图3-1  项目一片区与周边环境位置关系图
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图3-2  项目二片区与周边环境位置关系图
三、环境质量现状
1、环境空气
（1）环境空气质量标准
本项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，项目区所在区域为环境空气功能二类区，因此项目所在区域环境空气基本项目（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）执行《环境空气质量标准》表1中过渡阶段（2026年3月1日—2030年12月31日）中的二级标准，其他项目（TSP、NOx）执行《环境空气质量标准》（GB3035-2026）表2中的二级标准。
表3-6   环境空气污染物浓度限值
	污染物
	浓度限值
	单位
	标准来源

	
	取值时间
	过渡阶段二级标准
	二级标准
	
	

	SO2
	年平均
	60
	20
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	
	24小时平均
	150
	50
	
	

	
	1小时平均
	500
	150
	
	

	NO2
	年平均
	40
	30
	
	

	
	24小时平均
	80
	50
	
	

	
	1小时平均
	200
	200
	
	

	CO
	24小时平均
	4
	4
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	10
	
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	160
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	200
	200
	
	

	PM10
	年平均
	60
	50
	
	

	
	24小时平均
	120
	100
	
	

	PM2.5
	年平均
	30
	25
	
	

	
	24小时平均
	60
	50
	
	

	TSP
	年平均
	200
	
	

	
	24小时平均
	300
	
	

	NOx
	年平均
	50
	
	

	
	日平均
	100
	
	

	
	1小时平均
	250
	
	



（2）环境空气质量现状
本报告采用玉溪市生态环境局峨山分局2024年连续发布的《峨山县城区环境空气质量日报》的自动监测数据。峨山县环境空气质量自动监测点位于峨山县政府，监测点与本项目直线距离约44.1km处，位于本项目东北侧，属于下风向。
峨山2024年环境空气质量统计情况如下表所示：
表3-7  2024年峨山县监测点环境空气质量现状统计表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值
	占标率/%
	评价结果

	
	
	
	（μg/m3）
	
	

	SO2
	年平均质量浓度
	6.89
	60
	11.4833
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	10
	150
	6.6667
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	19.35
	40
	48.375
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	42
	80
	52.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	29.73
	70
	42.4714
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	58
	150
	38.6667
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	17
	35
	48.5714
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	33
	75
	44
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	1000
	4000
	25
	达标

	O3
	8h平均第90百分位数
	136
	160
	85
	达标



根据上表所示：2024年峨山县环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3监测结果均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求，因此项目所在地为达标区。
由于标准更新，项目区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段的二级标准，监测数据对照分析如下：
表3-8  2024年峨山县监测点环境空气质量现状统计表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率/%
	评价结果

	SO2
	年平均质量浓度
	6.89
	60
	11.4833
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	10.00
	150
	6.6667
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	19.35
	40
	48.375
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	42.00
	80
	52.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	29.73
	60
	49.55
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	58.00
	120
	48.3333
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	17.00
	30
	56.6667
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	33.00
	60
	55
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	1000.00
	4000
	25
	达标

	O3
	8h平均第90百分位数
	136.00
	160
	85
	达标



根据上表所示：2024年峨山县环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3监测结果均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级标准要求，因此项目所在地为达标区。
2、地表水
（1）地表水环境质量标准
本项目大西水库、尼去本水库、花街水库3个水库及他甲河、迭嘎个拉河、小河底河3条河流为主要供水水源。
项目一片区涉及地表水体为小河底河、大西水库。小河底河自西向东汇入大西水库，然后由大西水库汇入尼去本水库；
项目二片区涉及的地表水体为迭嘎个拉河，迭嘎个拉河自西向东汇入尼去本水库。
尼去本水库出水河流自北向东南汇入小河底河（涉及峨山段：尼去本水库出口至峨山彝族自治县小亚尼村西南侧，约1.26kM；新平段：峨山彝族自治县小亚尼村西南侧约1.26kM至新平彝族傣族自治县丙聋村西南侧约1.53kM处以及元江段：新平彝族傣族自治县丙聋村西南侧约1.53kM至元江哈尼族彝族傣族自治县阿地坡村东北侧约2.3kM处），最终汇入元江。
根据《云南省水功能区划（2014年修订版）》，项目区域属于“小河底河新平－元江保留区”（新平大开门至入元江口），水环境功能为景观、农业用水。2020年水质目标为Ⅳ类，2030年水质目标为Ⅲ类。地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。项目涉及地表水小河底河汇入元江上游为化念水库（小河底河），根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，化念水库（小河底河）2024年水质类别为Ⅲ类，汇入元江下游红河桥断面2024年水质类别为Ⅱ类。项目涉及的地表水体小河底河、大西水库、迭嘎个拉河和尼去本水库，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838一2002）Ⅲ类标准。


表3-9    地表水环境质量标准
	序号
	项目
	Ⅲ类标准值（单位mg/L）

	1
	pH值（无量纲）
	6-9

	2
	溶解氧                          ≥
	5.0

	3
	高锰酸盐指数                    ≤
	6.0

	4
	化学需氧量（COD）                ≤
	20.0

	5
	五日生化需氧量（BOD5）           ≤
	4.0

	6
	氨氮（NH3-N）                    ≤
	1.0

	7
	总磷（以P计）                     ≤
	0.2

	8
	铜                              ≤
	1.0

	9
	锌                              ≤
	1.0

	10
	氟化物（以F-计）                  ≤
	1.0

	11
	硒                              ≤
	0.01

	12
	砷                              ≤
	0.05

	13
	汞                              ≤
	0.0001

	14
	镉                              ≤
	0.005

	15
	铬（六价）                        ≤
	0.05

	16
	铅                              ≤
	0.05

	17
	氰化物                          ≤
	0.2

	18
	挥发酚                          ≤
	0.005

	19
	石油类                          ≤
	0.05

	20
	阴离子表面活性剂                ≤
	0.2

	21
	硫化物                          ≤
	0.2

	22
	粪大肠菌群（个/L）                 ≤
	10000.0



（2）地表水环境质量现状
1）尼去本水库质量现状
根据玉溪市生态环境局峨山分局生态环境监测站提供2025年9月22日对尼去本水库进行监测，采样1次，监测1天，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），尼去本水库水质检测数据如下：
表3-10   尼去本水库水质监测数据
	监测点
项目
	尼去本水库
	Ⅲ类标准限值
	单位

	
	监测值
	评价结果
类别
	
	

	水温
	22.8
	/
	/
	℃

	pH
	8.3
	达标
	6~9
	无量纲

	溶解氧
	7.2
	II
	≥5
	mg/L

	高锰酸盐指数
（耗氧量）
	2.2
	II
	≤6
	mg/L

	化学需氧量
	6
	Ⅰ
	≤20
	mg/L

	五日生化需氧量
	0.6
	Ⅰ
	≤4
	mg/L

	氨氮
	0.054
	Ⅰ
	≤1
	mg/L

	总磷
	0.02
	II
	≤0.2
	mg/L

	总氮
	0.9
	Ⅲ
	≤1.0
	mg/L

	铜
	0.001L
	Ⅰ
	≤1.0
	mg/L

	锌
	0.005L
	Ⅰ
	≤1.0
	mg/L

	氟化物
	0.07
	Ⅰ
	≤1.0
	mg/L

	硒
	0.0008
	Ⅰ
	≤0.01
	mg/L

	砷
	0.0007
	Ⅰ
	≤0.05
	mg/L

	汞
	0.00004L
	Ⅰ
	≤0.0001
	mg/L

	镉
	0.0006L
	Ⅰ
	≤0.005
	mg/L

	六价铬
	0.01
	Ⅰ
	≤0.05
	mg/L

	铅
	0.001L
	Ⅰ
	≤0.05
	mg/L

	氰化物
	0.004L
	Ⅰ
	≤0.2
	mg/L

	挥发酚
	0.0003L
	Ⅰ
	≤0.005
	mg/L

	石油类
	0.01L
	Ⅰ
	≤0.05
	mg/L

	阴离子表面活性剂
	0.05L
	Ⅰ
	≤0.2
	mg/L

	硫化物
	0.01L
	Ⅰ
	≤0.2
	mg/L

	硫酸盐
	8L
	达标
	≤250
	mg/L

	氯化物
	10L
	达标
	≤250
	mg/L

	铁
	0.03L
	达标
	≤0.3
	mg/L

	锰
	0.01L
	达标
	≤0.1
	mg/L

	硝酸盐氮
	0.02L
	达标
	≤10.0
	mg/L

	粪大肠菌群
	790
	Ⅱ
	≤10000.0
	个/L

	备注
	1.表中数值后带“L”为测值小于检出限，“L”前数值为该项目检出限；
2.执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。



根据尼去本水库水质监测报告，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，地表水环境质量良好。
2）大西水库质量现状
根据玉溪市生态环境局峨山分局生态环境监测站提供2025年6月3日对大西水库进行监测，采样1次，监测1天，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），大西水库水质检测数据如下：
表3-11  大西水库水质监测数据
	监测点
项目
	大西水库
	Ⅲ类标准限值
	单位

	
	监测值
	评价结果
类别
	
	

	水温
	22.7
	/
	/
	℃

	pH
	8.4
	达标
	6~9
	无量纲

	溶解氧
	9.58
	Ⅰ
	≥5
	mg/L

	高锰酸盐指数
（耗氧量）
	2.2
	Ⅱ
	≤6
	mg/L

	五日生化需氧量
	1.4
	Ⅰ
	≤4
	mg/L

	氨氮
	0.16
	Ⅱ
	≤1
	mg/L

	总磷
	0.02
	Ⅱ
	≤0.2
	mg/L

	总氮
	0.69
	Ⅲ
	≤1.0
	mg/L

	铜
	0.001L
	Ⅰ
	≤1.0
	mg/L

	锌
	0.005L
	Ⅰ
	≤1.0
	mg/L

	氟化物
	0.09
	Ⅰ
	≤1.0
	mg/L

	硒
	0.0004L
	Ⅰ
	≤0.01
	mg/L

	砷
	0.0003L
	Ⅰ
	≤0.05
	mg/L

	汞
	0.0004L
	Ⅰ
	≤0.0001
	mg/L

	镉
	0.0006L
	Ⅰ
	≤0.005
	mg/L

	六价铬
	0.08
	Ⅰ
	≤0.05
	mg/L

	铅
	0.001L
	Ⅰ
	≤0.05
	mg/L

	氰化物
	0.004L
	Ⅰ
	≤0.2
	mg/L

	挥发酚
	0.0003L
	Ⅰ
	≤0.005
	mg/L

	石油类
	0.01L
	Ⅰ
	≤0.05
	mg/L

	阴离子表面活性剂
	0.05L
	Ⅰ
	≤0.2
	mg/L

	硫化物
	0.01L
	Ⅰ
	≤0.2
	mg/L

	硫酸盐
	8L
	达标
	≤250
	mg/L

	氯化物
	10L
	达标
	≤250
	mg/L

	铁
	0.03L
	达标
	≤0.3
	mg/L

	锰
	0.01L
	达标
	≤0.1
	mg/L

	硝酸盐氮
	0.23
	达标
	≤10.0
	mg/L

	粪大肠菌群
	110
	Ⅰ
	≤10000.0
	个/L

	备注
	1.表中数值后带“L”为测值小于检出限，“L”前数值为该项目检出限；
2.执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。



根据大西水库水质监测报告，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，地表水环境质量良好。
4、声环境
（1）声环境质量执行标准
项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，本项目位于农村环境，属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，标准值见下表。
表3-12   声环境质量标准
	类别
	适用区域
	等效声级[dB(A)]

	
	
	昼间
	夜间

	1类
	项目区
	55
	45



（2）声环境质量现状
经实地踏勘50米范围内没有保护目标，根据现场调查，该区域声环境主要受附近公路过往车辆产生的噪声影响，项目不受工业噪声影响，不受居民生活噪声影响，目前项目区声环境质量较好。
5、地下水、土壤环境质量现状。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》地下水等环境要素参照环境影响评价技术导则开展现状调查。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为“A农、林、牧、渔、海洋”中的“9、农产品基地”，本项目涉及环境敏感区，需编制报告表，为Ⅳ类项目；可不开展地下水环境影响评价。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》土壤等环境要素参照环境影响评价技术导则开展现状调查。根据《环境影响评价技术导则－土壤环境》（HJ964-2018）中建设项目类别划分，本项目属于附录A中的农林牧渔业，属于IV类项目，本项目属于生态影响型，根据生态影响型敏感程度分级表，土壤环境敏感程度为不敏感，IV类项目不敏感可不开展土壤环境影响评价，因此，本次评价未对土壤环境现状进行调查。根据现场踏勘，本工程位于农村地区，周边无工业污染源，主要为农村面源和农业污染源，土壤环境质量较好。
项目种植期使用化肥及农药，项目化肥及农药均购买符合相关国家标准的产品；使用过程根据种植类别定制合理的使用标准，项目不设置使用炸药、毒品捕杀，灌溉采用滴灌及喷灌，灌溉过程中水的损耗量较小，进入土壤的水量较小，不会形成地表漫流，对土壤及地下水的影响较小。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	项目位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，属于新建项目，根据现场勘查，项目选址区域现状主要是荒山荒地，主要是原生植被，少部分区域种植有少量果树，部分区域有农膜与农药包装废弃物遗留。

	生态环境保护目标
	1、生态环境
本项目位于玉溪市峨山县境内，项目所在区域涉及饮用水水源地二级保护区，项目生态环境评价范围以项目边界为基础外延300m范围。生态环境保护目标为评价范围内的水资源、动植物资源、土壤、水土流失。
2、大气环境
项目选址位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，本次评价大气环境主要考虑项目区周边500m范围，根据现场踏勘及调查，项目区周边500米范围内无敏感点。
3、地表水环境
本项目位于峨山县大西村境内，涉及的地表水体主要为大西水库、尼去本水库、他甲河等，具体地表水保护目标如下表。
表3-13    项目地表水保护目标一览表
	环境要素
	环境保护目标
	所属流域
	方位
	相对厂界距离
	保护内容
	保护级别

	地表水
	大西代水库
	属于西南诸河流域范围内支流
	一片区东侧
	1210m
	农灌水质、饮用水质
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	尼去本水库
	
	二片区东南侧
	1840m
	农灌水质、饮用水质
	

	
	小河底河
	
	一片区东侧
	131m
	一般河流
	

	
	迭嘎个拉河
	
	二片区南侧
	854m
	一般河流
	

	
	花街水库
	
	一片区北侧
	158m
	农灌水质
	



4、地下水环境
厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5、 声环境
项目选址位于峨山县塔甸镇大西村委会大西山，项目200m范围内无保护目标。


	污染物排放控
制标准
	1、废气污染物排放标准
施工期产生的大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求。
运营期在伐木、种植过程中翻土、施肥、管理等过程中也会产生少量扬尘，均呈无组织排放。无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求，见下表。
表3-14  大气污染物综合排放标准单位：mg/m3
	污染物
	监控点
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	浓度

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0



2、废水污染物排放标准
施工期：本项目施工期产生的废水经沉淀处理后，回用于施工区域内降尘，不外排，故不设排放标准。
施工期产生的废水主要是生活污水，主要是员工清洁废水，采用沉淀池收集、澄清，全部回用于项目施工区域内降尘。
雨季径流：一片区雨水经设置的截排水沟收集后排入水池内（根据片区排入最近水池，共3个水池），沉淀后回用于项目区内洒水降尘，废水不外排；二片区雨水经设置的截排水沟收集后排入水池内（根据片区排入最近水池，共12个水池），沉淀后回用于项目区内洒水降尘，不外排。
运营期：项目运营期废水主要为生活污水。处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中的“旱地作物”标准后排入水池回用于项目区内灌溉。
一片区内设置管护用房，但员工值班住宿及就餐依托片区西侧25m处大杉农林科技发展（云南）有限公司设置的办公生活区，产生的生活污水依托该公司食堂设置的隔油池（1个，已建，容积2.0m3）、厕所配套设置化粪池（1个，已建，容积约5.0m3）及一体化污水处理设备（1套，处理规模5.0m3/d，大杉农林科技发展（云南）有限公司正在建设）处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中的“旱地作物”标准后排入水池1#回用于项目区内灌溉。
二片区内在管护用房1#、4#和6#设置厕所，配套设置化粪池（3个，容积均为5.0m3），管护用房3#内设置食堂，配套设置隔油池（1个，容积2.0m3），经预处理后的生活污水及食堂废水进入设置于管护用房4#旁边的一体化污水处理设备（处理规模为5.0m3/d），处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中的“旱地作物”标准后的废水排入水池6#，回用于项目区内灌溉。



表 3-15  农田灌溉水质标准
	序号
	项目类别
	作物种类

	
	
	旱地作物

	1
	pH值
	5.5~8.5

	2
	水温/℃
	35

	3
	悬浮物/（mg/L）                   ≤
	100

	4
	五日生化需氧量（BOD₅）/（mg/L）     ≤
	100

	5
	化学需氧量(CODc)/（mg/L）         ≤
	200

	6
	阴离子表面活性剂/（mg/L）         ≤
	8

	7
	氯化物(以CI计)/（mg/L）           ≤
	350

	8
	硫化物(以S²-计)/（mg/L）           ≤
	1

	9
	全盐量/( mg/L)                    ≤
	1000

	10
	总铅/(mg/L)                      ≤
	0.2

	11
	总镉/（mg/L）                    ≤
	0.01

	12
	铬(六价)/（mg/L）                 ≤
	0.1

	13
	总汞/（mg/L）                    ≤
	0.001

	14
	总砷/（mg/L）                    ≤
	0.1

	15
	粪大肠菌群数/(MPNL)             ≤
	40000

	16
	蛔虫卵数/（个/10L）                 ≤ 
	20



项目区实行雨污分流，雨水进入施工期已建设截排水沟，经截排水沟汇入水池，回用于项目区灌溉。一片区雨水收集主要进入2#和3#水池，再通过管道抽回至其他水池后回用于项目区灌溉；二片区在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，靠近2#水池部分雨水流入截排水沟，经截排水沟汇入2#水池，其余部分收集进入6#、10#水池，沉淀后回用于项目区灌溉。
3、噪声污染排放标准
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。见下表。
表3-16   建筑施工噪声排放标准单位：dB（A）
	时段
	昼间
	夜间

	标准值
	70
	55



运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。见下表。
表3-17   工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	1类
	55
	45



4、固体废物排放标准
项目产生的固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定。农药废包装容器执行《农药包装废弃物回收处理管理办法》。

	[bookmark: _Toc87899391]其他
	根据该建设项目排污状况以及环保行政主管部门对总量控制的要求，本项目不产生二氧化硫和氮氧化物，生产废水和生活污水不外排，故不提出总量控制指标。
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[bookmark: _Toc11858]四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	一、施工期生态破坏及环境污染环节
根据项目建设特征，施工期可能对区域环境造成生态破坏和环境污染的主要环节汇总见下表。
表4-1   工程施工期生态破坏和环境污染环节一览表
	施工环节
	环境污染因素
	生态破坏影响

	农产品、药材种植项目
	整地
	平整开挖及调运扬尘、原有地表挖除的灌木杂草、机械噪声。
	改变永久占地范围内生态系统及生物多样性影响、破坏占地范围内植被、野生动物生境影响、水土流失、景观生态影响。

	道路
	项目区外部分改建维护，项目区内新建
	平整开挖及调运扬尘、施工机械尾气、施工机械噪声。
	项目范围内作业，周围无敏感点，影响不大。

	沉淀池、管理用房、工具房、水肥中心、分拣中心
	建设
	平整开挖及调运扬尘、施工机械尾气、施工机械噪声。
	改变永久占地范围内土地利用类型、破坏占地范围内植被。

	施工人员及施工车辆
	施工人员生活污水及生活垃圾、施工车辆尾气和噪声。
	生活污水仅为洗手用水，经沉淀池沉淀后回用，生活垃圾定期及时清理，50m范围内无保护目标，影响不大。



二、施工期生态影响分析
本项目施工期主要的工程内容为①主体工程（蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树种植区域场地和大棚预处理）；②辅助工程：（管护用房、分拣房、工具房、道路、水池等基础设施建设。）施工工程中产生的少量废气、噪声、废水以及固体废物等。评价将从对植物、动物、土地、水土保持等四个方面分析项目建设对生态环境的影响。
1、对植被和植物的影响
本项目评价区域内的植被为自然植被常绿阔叶林（高山栲群系）、暖性针叶林（云南松群系）、草丛（类芦群系）以及人工农田植被。由于常绿阔叶林（高山栲群系）、暖性针叶林（云南松群系）、草丛（类芦群系）是本地原生性植被受干扰破坏后产生的次生性植被，本身在植物物种多样性等方面较原生性植被低得多，且本项目主要沿乡村公路或田埂一侧布置，因此项目建设不会对当地植被总体造成很大影响。
项目施工期间人员的活动势必对植被和植物造成了一定的影响，但是项目区分布的植物群落和植物种类在峨山县的其他区域以及云南省的许多区域都能发现，因此这种影响不会导致植物群落和植被的消失；而且随着项目的投入运营能为植被提供适宜的生境，促进植被和植物的恢复，因此项目对植被及植物的影响是可以接受的。除此之外，项目区在检修过程中会有管道残留水用于灌片内的灌溉，能增加土壤的湿润度，喜阴好水植物由于适宜生境增加，个体数量将有一定程度的增多。除此以外项目施工区域内主要为坡耕地、主要为经济果林以及黄茅、四脉金茅、毛轴蕨、紫茎泽兰、皱叶狗尾草、蜈蚣草、野茼蒿、酢浆草等，以上人工农田植被以及草丛在峨山县和评价区内广泛分布，不会造成任何物种的灭绝，所产生的影响是有限的、局部的。项目施工过程中，若施工作业不当、超范围占地施工，或由于施工人员的乱砍滥伐、采集野生植物等，将扩大工程建设对植被及植物资源的影响。
因此项目应加强施工期管理，严格控制施工范围，严禁乱砍滥伐和盗伐等行为的发生，防范工程建设期间对周边植被造成破坏。综上所述，项目施工占地使部分植物遭到了破坏，导致了这些植物种群数量的减少和分布生境的减少，但这些物种在新平县和评价区广为分布，本项目不会造成任何物种的灭绝，所产生的影响是有限的、局部的。
2、对动物的影响
项目对陆生脊椎动物的影响主要表现在施工占地和开挖对生境的破坏，以及施工机械排放的噪声和废气的干扰等。由于爬行动物活动范围狭小，施工占地和开挖将可能破坏蛇目种类的洞穴和栖息地，迫使它们向外迁移寻找新的栖息场所；两栖动物主要栖息于河流沟溪沿岸，项目临近河流和沟溪施工可能将坡地和河岸的两栖动物杀伤，工程施工期虽然会使项目占地区及施工影响区两栖动物的种类和数量有所减少，但对整个项目区两栖动物的种群数量的影响有限。一方面两栖动物将迁徙他处，另一方面随着项目建设的完成，生境的恢复，两栖动物的种群数量将很快得以恢复。兽类因活动能力较强，受到施工干扰后将会迁移到较远的安全地带，项目区主要为啮齿类小型种类，因此，工程建设不会导致哺乳类动物在工程区附近消失和种群数量锐减；鸟类具有较强的趋避能力，会飞离项目区，重新寻找周边新的适宜生境和栖息地，因此，在施工期上述鸟类受到施工干扰，将减少到项目区附近觅食、活动。但以上鸟类运动能力较强，生境范围在峨山县广泛分布，项目施工不会造成当地鸟类物种灭绝或数量锐减，也不会造成鸟类多样性的明显降低。
从长远看，陆生脊椎动物的物种多样性不会有可预见的较大变化，动物在施工活动等各种干扰增大的条件下均可以逃离而不致造成个体死亡。动物原来的栖息地丧失迫使动物外迁，但由于当地大多数动物密度不高，且被破坏的栖息地在当地所占比例有限，所以项目建设对区域内野生动物的间接影响并不严重。
3、对土地影响分析
本项目建设对土壤的影响主要是占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。工程施工时进行开挖、堆放、回填、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、扰乱土壤耕作层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。在施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。但对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，经过2～3年的时间可以恢复。
本项目的建设均选用符合国家环保标准的材料，不会给土壤环境造成危害不会造成土壤和地下水污染。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此应加强施工期间机械运行的管理与维护，减少废机油的产生。总体而言，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。
4、对水土流失的影响
项目施工过程中由于进行林地清理、整地、栽植，造林初期会使土体裸露、疏松，破坏土壤稳定结构，产生一定面积的裸露地面，在降雨天形成地表径流的作用下，将有可能产生一定程度的土壤侵蚀而形成新的水土流失。同时，辅助设施建设时各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧。
整地过程中翻动土壤改变林地原有坡形，使地表的径流过程发生变化，为降雨直接冲刷泥沙提供了条件，从而对林地的水土流失发生影响。特别是在丘陵坡地耕地耕作层较薄，夏秋雨水较多时，地面存在坡度，入渗较慢，短时地表径流增量大，表层肥土易被雨水带走。
整地的第1年流失最为严重，以后各年土壤侵蚀量呈逐年递减趋势，一般情况下第5年基本趋于一致。本项目种植工程内容建议建设方严格按照《云南省林下种植林地利用规范（修订）》（云林资源〔2022〕1号）的规范进行小穴块的整地方式，相对传统的全垦和带垦整地方式，其造成的水土流失量最小，利用现有农产品基地项目提质增效工程加强区域的日常养护，保证其成活率，从而减少水土流失率。
另外，整地破土会改变现有地表植被、土壤结构与质地，造成小范围扬尘污染。可采取保护原有植被、修整地堰或围堰、修整反坡梯田和其他保护性措施，尽量减轻或消除其对环境的影响。
施工过程中水池开挖会使得地表植被被破坏，造成土地裸露，降雨时发生水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，如遇原废弃土临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。为防止土石方开挖对水土流失造成影响，水池开挖施工应选择在非雨季进行，开挖的土方则用于苗木培土，从而减少水土流失。
5、施工期生态环境影响结论
本项目施工期间，工程机械施工会对周边的环境产生一定影响，因此必须在施工现场进行洒水降尘。洒水降尘不仅可以有效地减少施工对周围环境的大气污染。施工对景观的影响只发生在施工期，是短暂的，随着施工的结束，场地的平整、恢复，对景观的影响也会随之结束，代之以干净整洁的环境。
综上所述，本项目施工期对生态环境影响较小。
三、污染影响分析
1、废气影响分析
本项目施工期为22月，本项目施工劳动定员平均为100人，均来自附近居民，不提供食宿，未在施工现场设置施工营地。项目施工期大气污染物主要是施工挖填扬尘、机械车辆尾气等。
（1）施工扬尘
扬尘的主要原因是项目区内建设现有平整土地、主体工程建设、辅助工程建设等施工作业产生扬尘；施工车辆运送水泥、砂石等材料也可能引起石料散落及道路扬尘。主要污染物为TSP，不含有毒有害等特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。扬尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。
一般施工扬尘按起尘方式可分为动力起尘和风力起尘两种。动力产尘环节由于施工活动中粉尘等细颗粒物在外部动力条件下极易弥漫在空气中，对区域大气环境造成污染。风力起尘则由于项目区施工扰动导致地表土壤松散，在一定的风力条件下可引发扬尘污染。上述施工扬尘中主要污染因子均为颗粒物。考虑到施工扬尘属于无组织排放源，且项目区多片区同步施工，因此该类粉尘污染随各施工片区布置呈多面源性分布，通过采取洒水、苫盖等抑尘措施并结合必要的施工管理后，可有效缩减施工扬尘影响范围，降低施工扬尘影响程度，对施工片区周边环境空气质量影响较小。
（2）施工机械和车辆运输废气
本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的废气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等，会对环境空气造成一定影响。施工机械废气具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。项目区处于半山坡地形，周边无特别高的山体，有利于大气扩散，一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区域的空气环境质量影响不大。
3、废水影响分析
项目施工期废水主要包括施工生活污水、雨季地表径流水。
（1）施工生活污水
施工期间，根据本项目规模及工程量，施工人员平均为100人左右，施工人员不在项目区食宿，项目区内施工人员日常产生的洗手废水经收集后就近进入沉淀池或水池，回用于施工区域内降尘，不外排。
根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2026）中“表 2 农村居民生活及畜牧业用水分区表”可知，峨山属于亚热带区，再根据“表 15 农村居民生活用水定额”，农村居民生活用水量为65L/人·d计，由于本项目施工人员不在项目区内食宿，因此施工人员生活用水用水量按20L/d·人。污水产生系数按80%计，则施工人员生活用水量为2.0m3/d，生活污水约为1.6m3/d。主要污染物为COD、SS、BOD，等，产生量较小，经收集后回用于项目区洒水降尘。
（2）雨季径流
雨季径流主要为雨季降水冲刷施工场地产生，其产生量根据降雨情况不同而不同，所含污染物主要为SS，其中SS浓度为200～500mg/L左右。种植区在种植区四周及种植区合适位置设置截排水沟，雨水经截排水沟汇入蓄水池，后期回用于项目区灌溉，对周围地表水体影响较小。
由于施工期废水影响为短期影响，施工结束后即可终止，因此本项目在采取了防治措施后，施工期废水对周围地表水体产生的影响较小。
3、噪声影响分析
（1）噪声源强
本工程施工噪声源强主要为施工机械设备噪声和施工交通运输噪声。主要有以下特点：
1）施工机械种类繁多，不同施工阶段会使用不同施工机械，同一施工阶段也会因为工程自身大小及工程安排而使得投入使用的施工机械数量无法确定，这就导致施工噪声具有偶然性的特点。
2）不同施工机械噪声特性不同。
3）各种施工机械在施工中部分是固定的，部分是不断移动的，会在一定范围内来回活动。与固定声源相比，扩大了噪声影响范围，但与流动源相比影响又局限在一定范围之内。施工机械体积与其影响范围相比较小，因此可视作点源。
项目施工期间产生噪声的工程内容主要为：
1）农产品、药材种植区的建设，总占地面积为1486.06亩；该工程主要是场内现有杂灌的铲除、整地、运输等作业，产生的机械噪声。
2）蓝莓种植期大棚、管护用房、工具房、水肥中心、分拣中心、工具房、水池等工程的建设在建设过程中的施工机械噪声。
各施工阶段的主要噪声源及其声级见下表。

表4-2  主要施工机械设备的噪声级
	工程内容
	声源
	噪声源强dB（A）1m外

	[bookmark: OLE_LINK16]种植区建设
	油锯
	95

	
	割草机
	98

	
	运输车辆
	80

	
	旋耕机
	98

	
	运输车辆
	80

	基础设施建设
	挖掘机
	85

	
	装载机
	90

	
	压路机
	80

	
	推土机
	86

	
	运输车辆
	80


2） 环境影响
施工机械中除各种运输车辆外，一般可视为固定声源。在不考虑其他因素情况下，不同距离处施工机械噪声预测模式如下：

式中：——预测点处声压级，dB；
——参考位置处的声压级，dB；
——预测点距声源的距离；
——参考位置距声源的距离。
项目施工期主要的噪声源，各施工机械设备等效声级影响范围见下表。
表4-3  距声源不同距离处的噪声值单位：dB（A）
	设备名称
	源强（1m）
	5m
	10m
	20m
	40m
	50m
	100m
	150m
	200m

	油锯
	95
	81.0
	75.0
	69.0
	63.0
	61.0
	55.0
	51.5
	49.0

	割草机
	98
	84.0
	78.0
	72.0
	66.0
	64.0
	58.0
	54.5
	52.0

	小型挖树坑机
	85
	71.0
	65.0
	59.0
	53.0
	51.0
	45.0
	41.5
	39.0

	运输车辆
	80
	66.0
	60.0
	54.0
	48.0
	46.0
	40.0
	36.5
	34.0

	油锯
	95
	81.0
	75.0
	69.0
	63.0
	61.0
	55.0
	51.5
	49.0

	油锯
	95
	81.0
	75.0
	69.0
	63.0
	61.0
	55.0
	51.5
	49.0

	小型挖树坑机
	85
	71.0
	65.0
	59.0
	53.0
	51.0
	45.0
	41.5
	39.0

	运输车辆
	80
	66.0
	60.0
	54.0
	48.0
	46.0
	40.0
	36.5
	34.0

	旋耕机
	98
	84.0
	78.0
	72.0
	66.0
	64.0
	58.0
	54.5
	52.0

	运输车辆
	80
	66.0
	60.0
	54.0
	48.0
	46.0
	40.0
	36.5
	34.0

	挖掘机
	85
	71.0
	65.0
	59.0
	53.0
	51.0
	45.0
	41.5
	39.0

	装载机
	90
	76.0
	70.0
	64.0
	58.0
	56.0
	50.0
	46.5
	44.0

	压路机
	80
	66.0
	60.0
	54.0
	48.0
	46.0
	40.0
	36.5
	34.0

	推土机
	86
	72.0
	66.0
	60.0
	54.0
	52.0
	46.0
	42.5
	40.0

	运输车辆
	80
	66.0
	60.0
	54.0
	48.0
	46.0
	40.0
	36.5
	34.0



由上表可以看出，施工机械中噪声影响较大的设备是割草机及旋耕机等。单台设备运行时，距施工点40m外昼间可达《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的昼间标准限值的要求，从预测结果看，项目施工噪声昼间影响范围在距施工点周围200m内，项目区200m范围内无敏感点，且夜间项目不施工。
施工中运输车辆行驶过程所产生的噪声也将对行驶路线周边产生一定的影响。因此，施工阶段必须加强管理，施工合理布局，产噪设备尽量设置在距离保护目标较远的地方，同时进一步实施文明施工，对产生噪声和振动严重的机械设备，采取有效的消声减振等措施，并禁止夜间施工，将噪声对周围环境的影响降到最低。同时本项目施工期的施工活动是流动性质的，受影响区域随着施工点移动而移动，对每一个特定的接收点来说，其受到的影响是短暂的，一旦关联施工区的施工结束，其噪声影响也随之结束。
项目施工用的设备为小型设备，噪声影响呈点状，整体而言，项目区内施工过程中，昼间人员和车流量大，受施工影响较大。项目夜间不施工，对关心点的影响可大大减缓。同时本项目施工期的施工活动是流动性质的，受影响区域随着施工点移动而移动，对每一个特定的接收点来说，其受到的影响是短暂的，一旦施工区的施工结束，其噪声影响也随之结束。由于施工期产生的噪声是不可避免的，故建设单位要严格执行施工期噪声的防治措施，同时要对周围居民进行提前告知，本项目计划施工期间约22个月，施工期噪声影响将随施工期的结束而消失。
综上所述，本项目施工期噪声对周围声环境影响较小，将随施工活动的结束而消失，运输车辆经过敏感点时，只要采取减速行驶、禁鸣等措施后，可以减小噪声对所经过敏感点的声环境影响。
4、固废影响分析
项目施工区域内可实现土石方调运平衡，施工阶段无废弃土石方产生，施工阶段产生的固体废物包括施工区域原有地表挖除的灌木杂草、大棚建设产生的废弃材料、施工人员生活垃圾。本项目施工机械、设备的维修保养均不在现场进行，需要维修保养的施工机械和设备均外运到当地合法维修单位进行，维修保养过程中产生的废机油等危险废物由维修单位负责转移处置。
（1）施工区域原有地表挖除的灌木杂草
项目范围内整地过程中需对原有地表挖出的灌木杂草及其根系进行清除，挖除的灌木杂草与土壤中残存的植物根系产生量与项目区原地表植被类型、植被覆盖度等密切相关，难以进行定量分析，该类固废中直径≥5cm的统一收集后外售木炭加工和生物质燃料企业，作为木炭和生物质燃料加工原料。直径＜5cm的木材及杂草可就地切碎后埋入土壤内通过发酵腐熟后作为肥料。
（2）大棚建设产生的废弃材料
大棚结构及顶棚覆盖过程中会产生少量的废弃材料，集中收集运至就近生活垃圾中转站，委托环卫部门处置。
（3）生活垃圾
施工期施工人员（100人）生活垃圾产生量按0.1kg/人·d计，施工期为22个月则生活垃圾的最大产生量为0.03t/d，9.0t/a。施工期为22个月则施工期间生活垃圾的产生量为16.5t。该类固废在施工区域内集中收集日产日清拉运至就近村镇指定的生活垃圾收集点，定期由当地环卫部门清运处置。
综上分析，项目施工期间，通过加强对施工人员和施工过程的管理，规范固体废物的堆放与处置，严格执行文明施工条例，对所产生的固体废弃物进行合理处置，则施工期所产生的固体废物不会对当地环境产生不良影响。
四、施工期对饮用水保护区影响分析
（1）项目区域与大西水库及尼去本水库饮用水水源保护区关系
项目一片区位于峨山县大西水库二级保护区内，距离一级保护区最近距离1.21km，距离一级保护区最近的区块项目规划为羊肚菌种植区。项目二片区位于尼去本水库二级保护区内，距离一级保护区最近距离1.84km，距离一级保护区最近的区块项目规划为羊肚菌种植区。可判定距离最近的项目区地块与大西水库饮用水水源保护区地块和尼去本水库饮用水水源保护区地块属于同一汇水范围。地表汇水范围是依据地形地貌、地质条件以及水系分布等多种因素所确定的区域，在此区域内，降水形成的地表径流会向特定的低点或水系汇聚。
具体图示如下：
[image: ]
图4-1项目一区与大西水库饮用水水源保护区流域关系图
[bookmark: _GoBack][image: ]
图4-2项目二区与尼去本水库饮用水水源保护区流域关系图
（2）项目施工期对大西水库饮用水水源和尼去本水库饮用水水源的影响
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，地下水等环境要素参照环境影响评价技术导则开展现状调查。根据《环境影响评价技术导则­地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为“A农、林、牧、渔、海洋”中的“9、农产品基地”，为Ⅳ类项目；本项目地处峨山县塔甸镇大西村，评价范围内也不涉及重要的生态、野生珍稀动植物、自然保护区、文物保护单位、地下热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源的保护区和补给区。涉及大西水库和尼去本水库两处饮用水水源保护区，一片区距离大西水库饮用水水源地一级保护区最近距离为1.21km，二片区距离尼去本水库饮用水水源保护区一级保护区最近距离为1.84km。水库距离项目区较远，可判定距离最近的项目区地块与大西水库饮用水水源保护区和尼去本水库饮用水水源保护区并没有地表水联系，仅属于同一汇水范围。地表汇水范围是依据地形地貌、地质条件以及水系分布等多种因素所确定的区域，在此区域内，降水形成的地表径流会向特定的低点或水系汇聚。项目区内不设厕所，施工期产生的生活污水仅为洗手用水和建筑工地用水，经沉淀池沉淀后回用于项目区洒水降尘，种植期生活污水主要是洗手废水及工具清洗废水，收集至沉淀池后回用于项目种植区灌溉。项目施工期对大西水库饮用水水源保护区和尼去本水库饮用水水源保护区影响不大。
（3）项目施工期对大西水库饮用水水源和尼去本水库饮用水水源的保护措施
1）项目施工期间优先建设项目区四周截排水沟、水池及沉淀池等池体，避免施工期间雨水排入外环境中；
2）设置防护距离
根据项目范围矢量数据和大西水库饮用水水源保护区和尼去本水库饮用水水源保护区比对分析，项目一片区距离峨山县大西水库水源保护区一级保护区1.21km，最近的区块项目规划为羊肚菌种植。项目二片区块距离尼去本水库水源保护区一级保护区为1.84km，最近的区块项目规划为羊肚菌种植。两个项目片区均在饮用水水源保护区二级保护区内。根据水源地划定方案，陆域一级保护区范围为水域外200m范围内的区域，且不超过分水岭范围，因此项目设置距离水源地一级保护区500m为防护距离。
为了尽量减少项目对饮用水源保护区的影响，距离水库在此防护距离内：
①设置醒目标志，提醒管护人员防护区的范围。
②在此范围内管护过程中产生的残枝败叶应及时运走，不得堆置。不得放置肥料、农药等农用物资。
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	一、运营期生态环境影响分析
（1）对地表植被的影响分析
本项目属于农业种植活动，主要为蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树种植，种植基地为租用大西村委会下属六个村小组的荒山荒地，范围内已基本不存在原生植被，主要是次生物种，为地方常见种类和果林。项目区内的植被为人工植被，以及黄茅、毛轴蕨、紫茎泽兰、皱叶狗尾草、蜈蚣草、野茼蒿、酢浆草等，均为项目区内的常见植物植被，这些常见植物在评价区分布很广，虽然其中部分个体会随着工程建设而消失，对评价区的生物多样性产生一定的负面影响，但是项目区草本物种以入侵植物紫茎泽兰、阳性杂草蕨菜等占绝对优势，对其进行清理反而有利于削弱其入侵性。项目的建设不会造成除紫茎泽兰外的任何一个物种种群结构受到显著的影响，更不会绝灭。因此，该工程建设对评价区的植物种类的影响不大。
（2）对当地动物的影响
项目区占地区域内的陆生脊椎动物一般为蟾蜍、蛙、燕子、鬣蜥、壁虎、蛇以及鸟类等，三七、羊肚菌、桃树、苹果树种植及蓝莓在大棚内种植过程中，通过生境调控与资源供给的协同作用，对当地动物群落形成多维生态增益：运营期大棚种植模式下，蓝莓可借助环境调控保障浆果持续供给，为雀形目鸟类及啮齿类提供稳定饵料，棚内保留的杂草带构建微栖息地，支撑鞘翅目、鳞翅目昆虫等初级消费者，经食物链层级传递维系次级消费者种群；三七依托大棚遮阳系统精准营造湿润阴凉微气候，显著提升喜阴昆虫物种丰富度，伴生植被为植食性生物提供食物，通过能量流动吸引鸟类、蜥蜴等形成完整营养级结构。而在农林经济框架中，羊肚菌与林木共生的栽培模式，其腐生基质为腐食性昆虫提供生存资源，促进有机质循环并支撑鸟类、两栖类食物网，同时借助林地原生植被维持栖息地完整性与连通性，保障动物迁徙与繁衍节律；桃树、苹果树种植能为当地动物提供花粉、果实等食物及筑巢栖息空间，科学管理（如林下间作）还可丰富局部植物种类，辅助维持生态系统运转。部分蓝莓、三七的林下套种模式，更能减少对原生环境的干扰，通过植被分层为不同动物类群提供多样生存空间。四者通过大棚种植的环境可控性与农林经济的生态兼容性，实现资源供给与生境优化的有机结合，助力区域动物群落结构稳定与动态平衡。不会造成显著的生态压力。
采摘工人聚集，对周围的野生动物造成骚扰，采摘工人可能在闲暇之时对野生动物和鸟类进行捕获，这将对野生动物构成严重影响，而且这种影响往往要经过很长时间才能恢复，有时甚至是不可逆的，故运营期加强采摘工人保护意识，禁止捕获野生动物，故项目运营期对陆生脊椎动物的影响不大。
（3）对景观的影响
项目建设将会在很大程度上改变项目直接实施区域内原有的自然景观，项目建设占地对原地表形态、植被等产生直接的破坏，将使项目区内的自然景观遭受完全破坏；随着项目的运营，将形成裸露的大棚种植区域，从色彩上与周边自然景观的不相协调；会对原有的景观进行分隔，造成景观生态系统在空间上的非连续性，对原有的景观产生一定的影响。
项目运营后，工程建设会导致原有地表植被和景观不可避免地被进一步破坏，使项目区景观破碎化程度加深，使原来较为单纯的自然山貌景观发生变化，增添了形状不同的斑块，对小范围内的自然景观造成一定程度的破坏，但从较大范围的生态景观以及地质风貌来说，影响面甚小。
（4）水土流失影响
施工期开挖、填土、地基建设、机械设备及材料堆放等活动不可避免地对地表产生影响，造成原有土壤扰动，增加水土流失。雨季施工易造成水土流失。在施工过程中必将形成新的开挖面，由于土体结构的扰动，破坏了原来的地貌，使土壤的抗蚀能力减弱，会导致不同程度的水土流失；在径流的冲刷作用下，施工场地的水土流失量将会大量增加，污染附近水体，其后果是水变浑浊，透明度降低；另外，在表土开挖和运输过程中，会使旱季空气中的扬尘增加，这些尘土降落沿线附近水体后会使其悬浮物浓度上升；余土处理不当，会使水土流失延续至施工期以后。因此，项目运营期不会引起不良的水土流失。
（5）对土地利用的影响分析
项目规划占地面积约1486.06亩。项目运营期间不会导致原有的土地利用性质发生改变。将杂灌林改造为农林种植基地，极大地提高了土地的生态效益。
1）蓝莓种植对土地利用的影响
①土地利用可持续性方面：蓝莓适应酸性、贫瘠土壤，蓝莓种植能够盘活传统农业难以利用的土地资源。
②土壤质量与养分循环方面：蓝莓种植需大量覆盖有机基质（如松针、木屑），长期可提升土壤腐殖质含量。减少水土流失：蓝莓根系浅但密集，配合覆盖物能有效固定表层土壤，特别适合坡地种植。
③生态服务功能生物多样性：蓝莓花蜜吸引蜜蜂等传粉昆虫，果实为鸟类等野生动物提供食物，促进生态链稳定。并且生长迅速，适应性强，能快速形成森林植被，有效防止水土流失。
为了确保杂灌林蓝莓种植对土地利用产生积极影响，需要采取科学合理的管理措施。在运营过程中，应注重生态保护，采用适当的造林技术，避免对土地造成过度破坏。要合理规划种植面积和密度，加强对土壤和水分的管理，同时加强对土地的监测和评估，及时调整土地利用策略，实现土地资源的可持续利用。
2）三七种植对土地利用的影响
①土地占用与类型转换：传统三七种植对生长环境要求较高，偏高海拔1200—1800米的坡地或林下环境，规模化种植可能导致部分林地、草地等自然用地向农业用地转换，尤其在缺乏规划的区域，易引发原生植被破坏，改变土地覆被结构。而项目采用林下套种模式则通过利用林地间隙空间，实现土地复合利用，减少对新增耕地的依赖，提升单位土地的生态与经济产出效率。​②土壤质量与可持续：三七作为多年生作物，对土壤养分需求集中，连作易导致土壤肥力下降、酸化及病原菌积累，使土地生产力降低，甚至出现短期撂荒现象，增加土地修复成本。采用轮作制度、增施有机肥及土壤消毒技术，可改善土壤理化性质，维持土地的长期耕作潜力。​
③土地利用强度与空间布局：大棚集约化种植模式通过精准控制光照、水分等条件，提高了土地利用强度与产出率，减少了对边际土地的开发；而分散化种植可能因管理粗放，导致土地利用碎片化，不利于规模化管理与生态保护。此外，三七种植区往往配套建设灌溉、仓储等设施，会占用部分土地资源，但其基础设施的共享性也可能提升区域土地的综合利用效率。​
三七种植对土地利用的影响具有双重性，在运营期科学规划种植规模、推广生态种植模式及强化土壤改良措施，可在保障经济效益的同时，降低对土地资源的负面影响，促进土地可持续利用。
3）林木+羊肚菌种植对土地利用的影响
①土地属性保持与多元利用方面：林下种植模式依托林地原有植被覆盖，不改变土地的林业用地属性，避免了耕地向其他用地的转换，同时通过利用林、林下空带种植，实现了土地的立体式复合利用。这种模式将林业生产与食用菌栽培相结合，使单位土地面积产生“林木+羊肚菌”的双重产出，显著提升了土地的经济与生态价值密度，打破了单一林业用地的产出局限。​
②土壤质量与养分循环方面：林下环境的天然遮阴与湿度条件为羊肚菌生长提供了适宜的微气候，减少了人工干预需求。羊肚菌依赖的秸秆、木屑等有机质基质在林下自然降解过程中，不仅为菌丝体提供营养，其降解产物还能补充土壤有机质，改善土壤团粒结构，增强土壤保水保肥能力。同时，林地凋落物与菌渣形成的复合有机质层，可促进土壤微生物群落活性，加速养分循环，对维持林地土壤肥力具有积极作用，避免了单一作物种植导致的土壤养分失衡问题。​
③土地利用可持续性方面：林下种植模式对土地的干扰程度较低，无需大规模平整土地或破坏原生植被，有利于保持林地生态系统的完整性。羊肚菌生长周期短（3-6个月），与林木生长周期形成互补，可通过轮作或间歇种植避免土地长期连作压力，降低土壤退化风险。此外，林下种植所需的配套设施（如简易灌溉系统、遮阳辅助设施）可与林地原有基础设施兼容，减少额外土地占用，进一步提升了土地利用的集约化程度。​
运营期羊肚菌种植通过“空间复用、资源循环、生态兼容”的特点，在维持土地原有属性的基础上，实现了土地利用效率的提升与土壤质量的改善，为林地资源的可持续利用提供了有效路径。
（6）对生物多样性的影响
进入运营期，项目施工时临时占地将原表土回覆后进行恢复，采取复植措施，在施工期间损失的物种量会有所补偿。项目施工结束自然恢复期间，随着植被逐渐恢复、地面的硬化等，水土流失量将逐渐减少。种植基地为租用大西村委会下属六个村小组的荒山荒地，范围内已基本不存在原生植被，主要是次生物种，为地方常见种类和果林，在项目区周边均有分布。这些个体在极小范围内的消失不会影响到这些物种在当地的种群数量，更不会影响到它们的种群生存，均为当地常见物种，不存在外来物种入侵的问题。因此，项目建设对本地区生物多样性的影响非常小。
二、运营期污染源分析
1、废气
运营期废气主要为病虫害防治农药废气、种植翻地扬尘、运输车辆尾气。
（1）农药使用挥发的废气
本项目在运营过程中会对植被树木施加农药，暂时会对环境空气造成一定的影响。在施加农药过程中，尽量使用生物农药或高效、低毒、低残留的农药，采用精准施药技术，并控制好施用的比例，对树下药，减少农药的滴洒，加强管理，保证农药施用的安全，把农药对环境的污染降低到最低程度。通过安全、合理地使用农药化肥对环境的污染降低到最低程度。农药喷洒过程中产生的刺鼻异味影响通常与所使用农药的化学成分和喷洒时间相关，项目通过科学适量喷洒低毒低残留农药后，结合大气稀释扩散能力，可有效降低农药喷洒产生的异味对周边环境空气质量造成的不良影响。蓝莓、三七、羊肚菌采用大棚种植，大棚起到一定的阻隔废气的效果。
（2）土地翻整、播种、管理过程中粉尘
主要进行种植中产生的翻地扬尘，粉尘产生主要产生于土地整理、作物种植阶段，产生量较小，呈无组织间断式排放，在大风天气不进行土地整理的情况下，且具有季节性，产生时间较短，不连续产生，无法进行定量分析，本次仅进行定性分析。
（3）运输车辆尾气
肥料和采摘的果实运输主要采用汽车运输，运输车辆会产生一定量的NOx、CO、HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。项目场地开阔，扩散条件良好，严禁使用已淘汰的设备和已报废的车辆，并加强对运输车辆、施工设备的维护，使其能够正常地运行，提高设备燃料的利用率，汽车尾气对环境影响较小。
2、废水
（1）本项目用水主要是员工生活用水、灌溉用水。
1）用水情况
①生活用水
项目营运过程中生产作业人员在日常生活中会产生一定量的生活污水，项目平均劳动定员为100人（一片区40人，二片区60人），根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2026）中“表 2 农村居民生活及畜牧业用水分区表”可知，峨山属于亚热带区，再根据“表 15 农村居民生活用水定额”的，项目劳动人员用水量为65L/人·d计，年工作时间为360天，则项目一片区生活用水量2.6m3/d，936m3/a；二片区生活用水量3.9m3/d，1404m3/a；综上，项目区生活用水量为6.5m3/d，2340m3/a；
生活污水按用水量的80%计，则项目生活一片区污水产生量为2.08m3/d，748.8m3/a，项目依托一片区西侧25m处大杉农林科技发展（云南）有限公司设置的办公生活区，产生的生活污水依托该公司食堂设置的隔油池（1个，已建，容积2.0m3）、厕所配套设置化粪池（1个，已建，容积约5.0m3）及一体化污水处理设备（1套，处理规模5.0m3/d，大杉农林科技发展（云南）有限公司正在建设）处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中的“旱地作物”标准后排入水池1#回用于项目区内灌溉；
二片区污水产生量为3.12m3/d，1123.2m3/a，二片区内在管护用房1#、4#和6#设置厕所，配套设置化粪池（3个，容积均为5.0m3），管护用房3#内设置食堂，配套设置隔油池（1个，容积2.0m3），经预处理后的生活污水及食堂废水进入设置于管护用房4#旁边的一体化污水处理设备（处理规模为5.0m3/d），处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中的“旱地作物”标准后的废水排入水池6#，回用于项目区内灌溉。
综上项目生活污水产生量为5.2m3/d，1872m3/a。
②灌溉用水
项目营造林工程中桃树、苹果树种植是通过自然降雨浇灌，一般情况不涉及人工浇灌，只有在苗木移栽的时候涉及小面积的浇灌。灌溉用水主要用于蓝莓、三七、羊肚菌的种植。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2026）中“表 1 农业灌溉用水分区表”，项目区所在地峨山属于“滇西南区”中的“Ⅲ-3区”。
根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2026）中“表 5 云南省主要旱作灌溉用水定额表”中的种植作物为“蓝莓”，灌溉方式为“滴灌、微喷灌”的用水定额为1500-1650m3/hm2（P=90%（特枯年）），本次核算按每年1650m3/hm2计，项目种植面积380.28亩，约为25.352hm2，则灌溉用水为41830.8m3/a，雨天不灌溉，根据《玉溪市志（1978-2005）》及近年气象监测资料，每年旱季时间为180天，则平均用水量为232.39 m3/d。
三七属于草本类植物根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2026）中“表 5 云南省主要旱作灌溉用水定额表”中的种植作物为“果类（草本类）”，灌溉方式为“滴灌、微喷灌”的用水定额为1350～1425m3/hm2（P=90%（特枯年）），本次核算按每年1425m3/hm2计，项目种植面积385.59亩，约为25.706hm2，则灌溉用水为36631.05m3/a，雨天不灌溉，根据《玉溪市志（1978-2005）》及近年气象监测资料，每年旱季时间为180天，则平均用水量为203.5058m3/d。
羊肚菌种植区种植羊肚菌约310208.84m2，生产用水主要为灌溉用水，羊肚菌属于菌类，羊肚菌全生长周期约120—150天（核心需水期集中在菌丝生长、原基形成和子实体发育阶段，非全年灌溉），此处取中间值135天作为实际灌溉天数。由于《云南省地方标准 用水定额》中无菌类种植用水定额，本项目采用喷灌，根据建设单位提供经验数据，羊肚菌种植用水按2L/m2·d计，则羊肚菌种植用水量为620.42m3/d，83756.39m3/a。
综上，项目灌溉用水量为1056.32m3/d，162218.24m3/a。
项目一片区用水主要从项目区周边大西村已建灌溉管网接入、二片区来源于项目基地范围内水池（12个水池）内收集的初期雨水，项目灌溉采用的是滴灌或者喷灌的节水灌溉技术，用水均被种植区作物及土壤吸收和蒸发，无废水产生。在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，雨水收集进入水池，沉淀后回用于项目区灌溉。
3、噪声
本项目区都是采用人工种植，种植区管理中不进行大面积耕地，不使用大功率农机具，水肥中心配置肥料及灌溉系统运行会产生少量噪声，但水肥中心配置肥料及灌溉系统均为间歇式运行，二片区水肥中心设置于项目区内相对中心位置，通过设置基础减震、距离衰减后对周边环境影响较小，一片区设置位置靠近大西路，通过设置基础减震、距离衰减后对周边环境影响较小；苗木修剪为间歇运行，修剪设备产生的噪声经过距离衰减后对周边环境影响较小；对于机动车交通噪声，采取限速、限鸣等措施。
采取以上措施以后，项目运营期噪声不会对周边产生太大的影响。
4、固体废弃物
运营阶段产生的固体废物包括种植区、苗木补植前拆除的废包装材料、补植区挖除的未成活苗木、大棚主体及薄膜废弃物、水肥原料包装袋、农药废包装容器、生产作业人员生活垃圾。
（1）果木林修剪产生的残枝败叶
运营期内，果树种植区域需及时对果树进行修剪，直径≥5cm的外售给木炭加工和生物质燃料企业；直径＜5cm的就地切碎埋入土壤做肥料。
（2）苗木栽植前拆除的废包装材料
苹果树、桃树、蓝莓的苗木均为外购，运输过程中为确保苗木根茎保湿及苗木存活，需采用营养杯或无纺布等材料对苗木根茎进行盛装或外包装，由于该类包装材质在土壤中不易降解，因此在苗木栽植前需对其进行拆除，根据建设单位提供资料，该类固废产生量约为2.0t/a，该类固废拆除后需在施工区域内集中收集，运至就近的生活垃圾中转站，委托当地环卫部门处置。
（3）补植区挖除的未成活苗木和杂草
项目区种植的果树苗木在定植后需对未成活苗木进行补植，补植前需挖除原有坑穴内未成活苗木，该类固废产生量与抚育养护水平、植株的原有健康状况等密切相关，根据建设单位提供资料，该类固废产生量约8.0t/a，挖除后可就地切碎埋入土壤中发酵成肥料，提高土壤中养分含量。
（4）大棚主体及薄膜废弃物
项目种植过程中使用大棚技术，因雨淋、日晒等自然因素和人为因素操作不当会造成大棚损坏，且大棚使用中容易老化，根据建设方提供资料，平均每年因老化更新和损坏换新而产生的大棚、薄膜等废弃物大约为1.25t，在这部分废弃物中，钢架等材料售卖给废旧资源回收单位；薄膜等塑料废弃物集中能回收利用的回收利用，不能回收利用的暂存于垃圾收集点，定期清运至大西小组垃圾堆放点堆放处置。
（5）水肥原料包装袋
项目施肥购买袋装肥料，进入水肥中心配置后通过灌溉系统灌溉，该过程中会产生水肥废弃包装袋，根据建设单位提供资料，该部分废弃物产生量约为0.7t/a，收集后暂存于水肥中心，定期外售给废品回收站。
（6）农药包装袋
废弃农药瓶（袋）规格不一，基本为塑料制品。根据《国家危险废物名录》（2025版），废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物，废物类别为HW04农药废物，废物代码为900-003-04，危险特性为T，该废物的收集、运输严格按照《农药包装废弃物回收处理管理办法》中的第十一条：农药使用者应当及时收集农药包装废弃物并交回农药经营者或农药包装废弃物回收站（点），不得随意丢弃。农药使用者在施用过程中，配药时应当通过清洗等方式充分利用包装物中的农药，减少残留农药。按照规定内容执行后就能达到豁免条件，可不按照危险废物管理，而处置过程按照进入生活垃圾填埋场填埋或进入生活垃圾焚烧厂焚烧，就可达到豁免范围，处置过程不按照危险废物管理。
根据建设单位提供资料，项目每年产生0.3t，项目的农药包装瓶或者袋子均在配制农药过程中使用水重复清洗几次，清洗产生的废水主要含有农药，作为农药配制液浇灌，无废水产生。废弃农药瓶（包装物）收集装入防渗密闭的塑料桶内后定期委托农药经营部回收，并将其送至生活垃圾填埋场填埋处置，故本项目产生的农药废包装物可不按照危险废物管理。
（7）生活垃圾
根据环保统计参数测算：生活垃圾按G=K·N计算，式中：G-生活垃圾产量（kg/d）；K-人均排放系数（kg/人·天）；N-人口数（人）。本项目运营期共有工作人员及管理人员100人，按每人0.1kg/d计算，则本项目生活垃圾产生量为10kg/d，年产生量为3t，分类收集后暂存于垃圾收集点，并入附近村庄生活垃圾收集点统一处置。
5、对大西水库饮用水水源和尼去本水库饮用水水源影响分析
（1）影响分析
根据上文分析本项目为农产品、药材种植项目，主要种植蓝莓、三七、羊肚菌和桃树、苹果树，项目种植期仅对该区域的作物进行日常的抚育工作，具体为病虫害防治，肥料的施用和枝条的修剪，除灌溉以外用水量较小。项目运营期对大西水库饮用水水源保护区和尼去本水库饮用水水源保护区影响不大。
项目运营期对种植区的主要工作为日常抚育和采摘。作物的采摘并不会对大西水库饮用水水源保护区和尼去本水库饮用水水源保护区有影响。日常维护工作主要是病虫害防治和肥料的施用和枝条的修剪，从上分析，项目区与大西水库饮用水水源保护区和尼去本水库饮用水水源保护区地表水不存在直接的联系，只要项目运营过程中，严格按照项目日常抚育方案和本项目提出的各项措施，也不会对大西水库饮用水水源保护区和尼去本水库饮用水水源保护区产生影响。
（2）保护措施
1）农资管理
①精准施用：利用无人机、智能施肥灌溉系统等，依据果树生长、病虫害和土壤肥力状况精确投放农药化肥，避免过量，如用传感器测土定肥量。
②环保农资：推广生物农药和有机肥料（如腐熟农家肥）、新型绿色肥料，减少化学污染，提高土壤质量和养分利用率。
③优化时间：根据天气预报和果树生长时期合理安排农药化肥使用，雨季和灌溉前暂停施用易流失或挥发的农资。
2）灌溉排水优化
①改进灌溉：普及滴灌和微喷灌。滴灌将水精准滴至根部，微喷灌模拟自然降水，减少蒸发、径流，提高水利用效率，控制水量和频率，避免地下水位异常和盐碱化。
②完善排水：依据果园地形建设排水沟、渠和泵站等排水设施，保证排水顺畅，及时排出积水，防止土壤有害物质向地下水迁移。
3）管理措施
培训作业工作人员，增强环保和地下水保护意识，传授科学种植管理知识，规范果园管理制度，对农资各环节严格管理和违规处罚。
三、服务期满后环境影响分析
[bookmark: OLE_LINK20]种植区域使用寿命20年，待服务期满后，按国家相关要求，应恢复水池、拆除搭建的管护用房。因此，服务期满后应进行生态恢复：①拆除管护用房区内的建筑，对管护用房区进行恢复；②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对项目区原绿化土地应保留；③拆除管护用房区内的建筑拆除后，应进行植被恢复，防止水土流失；④对种植区内占用的林地和草地进行植被恢复。根据新项目对地形地貌及景观的破坏程度，项目服务期满后，应及时撒播当地乡土灌木和草种，避免被紫茎泽兰等外来有害生物侵入。
综上所述，建设单位在严格落实上述环境保护措施后，项目服务期满后对环境产生的影响较小。

	选址选线环境合理性分析
	1、工程选址合理性分析
本工程未设置比选方案，根据资料分析及现场踏勘，本项目500m范围内无敏感点，评价区未发现国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类和古树名木分布，不涉及重点保护野生植物生长繁殖地；未发现国家级和云南省级野生保护动物，不涉及重点保护野生动物栖息地；不涉及重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源取水口、生态保护红线等水利工程的环境敏感区，无明显的环境制约因素；涉及两个饮用水水源保护区，项目区建设严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》中饮用水水体保护的相关要求。项目周边供水、供电设施完善，周边道路通畅、交通便利。
项目选址充分考虑了国家和云南省相关用地政策、规划、环保要求，本项目积极响应党中央建设社会主义新农村的号召，旨在通过发展营造农产品基地建设工程，增加当地农民的收入和就业机会，为当地社会经济的可持续发展作出示范，因此项目建设选址合理。

































[bookmark: _Toc14449]五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	一、生态环境保护措施
1、施工期设计阶段
（1）在施工建设过程中，尽量减少施工占地及临时占地，最大限度地减少对地表原貌的生态破坏。
（2）工程开工前，建设前应当对工程最终设计方案与环评方案进行梳理对比，构成重大变动的应当对变动内容进行环境影响评价并重新报批，构成一般变动的应当向有审批权限的生态环境主管部门进行备案。
[bookmark: _Toc27533]（3）施工过程中严格执行国家及云南省关于林地使用的相关法律法规，严格执行并办理林地使用手续方可开工建设。
[bookmark: _Toc15537]（4）须进行施工组织设计，合理规划临时施工场地，严格选择施工附属设施的布置位置，应避让植被长势较好的植被区，应避让稀灌木林地，植被尽可能保留，不改变林地性质，并远离线路附近的村庄，优化布置，减少占地。
2、施工期减缓措施
（1）施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地；临时占地采取隔离保护措施（如铺设草垫或棕垫），施工结束后将多余砂石料、混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。
（2）土石方开挖工程尽量避开雨季施工，土石方及时回填、夯实、平整，就地利用，不外弃。
（3）加强对施工人员的管理和生态环境保护宣传教育，严禁猎杀兽类，严禁捕蛇、打鸟、捉蛙、捉野鸡野兔等捕杀野生动物行为，严禁食用野生动物（野味）。增强工作人员环保意识，不购买、不食用野生动物及制品。
（4）在鸟类繁殖期（每年6—8月），应尽量减少因施工噪声所引起的干扰鸟类繁殖的情况发生。
（5）施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。工程结束后应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层。
[bookmark: _Toc21743]3、施工期管理措施
严格按照租地范围进行施工，划定最小施工范围，严格划定施工界限，禁止超范围占地，避免超计划占用林地、林木，严禁随意扩大占地范围，严禁施工人员砍伐、破坏工程占地区外的植被，严禁在征地范围外堆渣等作业，减小植被受影响面积。
4、施工期其他保护措施
（1）工程临时道路、临时堆场占地范围生态环境保护措施：
施工场区布设应结合当地条件，因地制宜，合理规划堆料场。施工结束时，及时恢复临时占地范围的土地使用功能。从严控制管理用地，在施工结束后对临时设施进行恢复。具体如下：
①在工程的建设中施工单位应注意识别工程沿线保护动植物资源，加强保护动植物的保护和宣传工作，一旦在施工中遇到需要保护的动植物，应当立即向当地林业部门汇报，协商采取妥善的保护措施后才能进行下一步施工。
②管理措施
从生态和环境的角度出发，建议项目开工建设前，应尽量做好相应的前期宣传和准备工作，在施工期严格落实水土保持措施，加强施工管理，尽量减少因植被破坏、水土流失、水质污染等对动植物带来的不利影响。
（2）水土流失防治措施：
为减少施工期间的水土流失，本环评提出以下要求：
1）进行封闭性施工，严格控制施工范围；
2）对工程进行合理设计，场区预先修建截排水沟，地表开挖尽量避开暴雨季节，做到分期分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度；
3）合理选择施工工序。回填土方应分层碾压夯实；合理堆放建筑材料以及临时土方，及时拦挡以控制渣量流失；对需要防护的边坡覆土后及时进行绿化施工，减少地表裸露时间；
4）合理选择施工工期。尽量避免在雨季进行各种基础开挖，在雨天施工时，为防止临时堆料及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，选用彩条布、塑料薄膜等进行覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；在施工过程中，如遇干燥天气，应对地表进行洒水，以免产生扬尘；
5）严格控制运输流失。对出入场区的工程车辆要严格管理，严禁超载，防止因车辆超载而将物料洒落在运输途中；运输车辆必须加盖防护，不能超载；在工程区出口处设置洗车设施，工程车辆在驶出工程区时必须进行清洗，以防泥土带出工程区而造成区外水土流失和环境污染，严格控制运输流失；
6）开挖时剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施，周边拟采用填土编织袋挡土墙进行临时拦挡，顶端采用塑料彩条布覆盖，挡土墙外侧设置临时排水沟；
7）施工期间可通过多方面措施减轻水土流失对大西水库和尼去本水库的影响，首先应合理选择施工时间，避开降雨天气；其次采取工程措施，如在道路坡脚修筑挡土墙增强土体稳定性，同时修建截排水沟与排水沟并设置水池收集雨水，以引导水流并沉淀泥沙；还可运用临时措施，在裸地覆盖防尘网减少雨水冲击，以及堆砌土袋作为小型施工或临时排水关键部位的临时挡墙。
二、废气污染防治措施
（1）施工扬尘污染防治措施
由于项目施工过程中产尘时段较为集中，结合施工粉尘排放特点，本次评价主要从以下方面加强施工区域抑尘措施，具体分述如下：
1）合理控制施工周期，从源头削减施工扬尘的产生时长，施工活动结束后及时采取压实处理。
2）对易产生扬尘的裸露施工面及土石方临时堆存区，施工单位对其表面进行苫盖处理，加强洒水降尘频率
3）施工区域内挖填土石方及时调运整地，尽量减少施工区域内土石方松散堆存，减少无组织粉尘起尘源头。
4）施工运输车辆应控制车速，由于项目施工区不具备车辆出场冲洗条件，因此施工运输道路沿线主要采取适时洒水降尘等措施有效降低施工运输粉尘。
5）遇气象预报5级以上大风或空气质量预报重度污染天气时，严禁土石方挖填及土石方调运等其他易产生扬尘污染的施工活动。
通过采取上述措施后可有效缓解施工扬尘对区域大气环境的不良影响。
（2）尾气污染防治措施
针对施工机械、车辆尾气，本次评价要求运输车辆和以燃油为动力的施工机械应使用合格燃料，严禁使用劣质燃油；在施工准备工作期间，要做好施工车辆的维护保养，使其满足施工要求，日常加强对燃油机械设备的维护和保养，保持设备在正常良好的状态下工作；施工活动结束后需及时关闭燃油机械；保证施工区域内车辆行驶速度，减少怠速运行时间，以减少车辆尾气的排放。
上述尾气处理措施从实际角度出发，通过注重日常管理后，可有效降低尾气排放对大气环境的不良影响。
三、废水污染防治措施
（1）生活污水：施工人员不在项目区食宿，项目区内施工人员日常产生的洗手废水经收集后就近进入沉淀池或水池，回用于施工区域内降尘，不外排。
（2）雨季径流：一片区雨水经设置的截排水沟收集后排入水池内（根据片区排入最近水池，共3个水池），沉淀后回用于项目区内洒水降尘，废水不外排；二片区雨水经设置的截排水沟收集后排入水池内（根据片区排入最近水池，共12个水池），沉淀后回用于项目区内洒水降尘，不外排。对周围地表水体影响较小。
经采取以上措施后，施工期废水可以得到有效收集，废水不外排，对周围环境影响小，措施可行。
四、噪声污染防治措施
（1）对强噪声设备进行一定的隔声及减振处理，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，固定的机械设备尽量入棚操作。
（2）使用低噪声机械设备，同时施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护。
（3）在进行物料运输时，应合理安排运输时间，经过敏感点时应低速、禁鸣。
（4）施工期间建设单位应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，并加强与周围可能受影响单位的沟通，减轻对声环境的不利影响。
经采取以上措施后，施工期噪声可以得到有效管控，对周围环境影响小，措施可行。
五、固体废物污染防治措施
（1）施工区域原有地表挖出的灌木杂草：直径≥5cm的外售给木炭加工和生物质燃料企业；直径＜5cm的就地切碎埋入土壤发酵做肥料，禁止在项目区内进行焚烧处置。
（2）生活垃圾：施工人员生活垃圾在施工区域集中收集并入附近村庄，由当地环卫部门统一清运处置做到日产日清。
（3）大棚建设产生的废弃材料大棚结构及顶棚覆盖过程中会产生少量的废弃材料，集中收集运至就近生活垃圾中转站，委托环卫部门处置。
（4）项目区整地过程中产生的土石方可全部就近调配用于项目区内低洼处土地平整，项目施工阶段无废弃土石方产生。
经采取以上措施后，施工期固废均可得到合理处置，对周围环境影响小，措施可行。

	运营期生态环境保护措施
	一、大气环境保护措施
（1）项目运营期为降低项目种植区域抚育管护阶段病虫害防治过程中农药喷洒异味，优先选择生物技术和物理技术防治病虫害，选用低毒低残留农药喷洒等措施后可显著降低运营期农药喷洒造成的大气污染。蓝莓、三七、羊肚菌种植方式为大棚种植，大棚可以有效阻挡一部分异味。
（2）土地翻整、播种、管理过程中粉尘，产生量较小，呈无组织间断式排放，影响不大。种植、翻土施肥避免在大风天气进行，最大限度减少扬尘产生。
（3）运输车辆保养良好和使用高品质燃料情况下，尾气中污染物排放量较少，呈无组织排放，项目所在区域通风良好，汽车尾气对周围环境影响较小。
二、地表水环境保护措施
（1）生活污水：项目生活污水经隔油池，化粪池预处理后排入一体化污水处理设备处理，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中的“旱地作物”标准后的废水排入水池，回用于项目区内灌溉，不外排。
一片区生活污水产生量为2.08m3/d，进入隔油池的废水量按照生活污水产量的10%计，则进入隔油池水量为0.208m3/d，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），污水在隔油池内停留时间宜为30min，因此该项目设置的2.0m3的隔油池可满足停留要求，隔油池设置合理；生活污水产生量为2.08m3/d，变化系数按照1.2计，则最大综合污水量约为2.496m3/d，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），化粪池总容积应满足废水停留时间12—24h的要求，化粪池容积为5.0m3，可满足24h停留时间要求；
二片区生活污水产生量为3.12m3/d，进入隔油池的废水量按照生活污水产量的10%计，则进入隔油池水量为0.312m3/d，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），污水在隔油池内停留时间宜为30min，因此该项目设置的2.0m3的隔油池可满足停留要求，隔油池设置合理；生活污水产生量为3.12m3/d，变化系数按照1.2计，则最大综合污水量约为3.744m3/d，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），化粪池总容积应满足废水停留时间12—24h的要求，化粪池容积为5.0m3/个，共设置3个，总容积为15m3，可满足24h停留时间要求
（2）项目种植的蓝莓、三七、羊肚菌类均采用喷灌或滴灌的灌溉方式，能精准控制水量，有效避免径流。
（3）雨水进入施工期已建设截排水沟，经截排水沟汇入水池，回用于项目区灌溉。一片区雨水收集主要进入2#和3#水池，再通过管道抽回至其他水池后回用于项目区灌溉；二片区在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，靠近2#水池部分雨水流入截排水沟，经截排水沟汇入2#水池，其余部分收集进入6#、10#水池，沉淀后回用于项目区灌溉。
三、声环境保护措施
项目运营期产生的噪声主要是苗木修剪设备、水肥中心配置肥料及灌溉系统水泵噪声、机动车交通噪声。苗木修剪设备是间歇性运作，通用距离衰减后对周边环境影响较小；水肥中心配置肥料及水泵采取基础减振措施，通过距离衰减后对周边环境影响较小；机动车交通噪声通过采取低速行驶，减少鸣笛等措施后，再通过距离衰减后对周边环境影响较小。
四、固体废弃物处置措施
（1）果木林修剪产生的残枝败叶，直径≥5cm的外售给木炭加工和生物质燃料企业，禁止在项目区内进行焚烧处置；直径＜5cm的就地切碎埋入土壤做肥料
（2）蓝莓苗栽植前拆除的废包装材料，在施工区域内集中收集，委托环卫部门清运处置。
（3）补植区挖除的未成活苗木和杂草，就地切碎埋入土壤发酵成肥料。
（4）大棚主体及薄膜废弃物：项目种植过程中蓝莓、三七、羊肚菌种植使用大棚技术，因雨淋、日晒等自然因素和人为因素操作不当会造成大棚损坏，且大棚使用中容易老化，在这部分废弃物中，钢架等材料售卖给废旧资源回收单位；薄膜等塑料废弃物集中能回收利用的回收利用，不能回收利用的并入附近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。
（5）水肥原料包装袋：收集后暂存于水肥中心，定期外售给废品回收站。
（6）农药包装袋：农药废包装容器在收集、运输、处置阶段应依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》中的相关要求进行收集、运输、处置，项目农药配制过程中，农药瓶身反复冲洗配置，收集装入防渗密闭的塑料桶内后定期委托农药经营部回收处置。（7）生活垃圾分类收集后暂存于垃圾收集点，并入附近村庄生活垃圾收集点统一处置。
五、运营期生态环境保护措施
（1）项目建设应严格控制项目占地范围，按照项目规划布局进行建设，对评价区的硬叶常绿阔叶林进行严格保护、严禁对硬叶常绿阔叶林的破坏。
（2）注意种植整地的方式。根据种植技术要求，采用沿地势坡向林下整地做床，相隔一定距离沿等高线开挖截排水沟，带状整地中间保留一定的原生植被，并采用减少地表径流的汇集，减少水土流失，也可以保水保肥。
（3）在运营期间减少对动物栖息地生境的破坏行为，加强人员管理，杜绝工作人员私自制造狩猎工具和捕杀野生动物。
（4）严格运营期项目场区烟火管理，防止森林火灾的发生。
（5）加强工作人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，若遇到幼兽或受伤的兽类，应交给林草局的专业人员，不得擅自处理；设置保护动物的警示牌。
经采取上述生活环境保护措施后，项目运营期生态环境影响不大，相关措施在技术、经济上分析是可行的。
六、其他环境保护措施
蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树日常维护应做到以下措施：
（1）科学施肥
合理选肥：依据水果生长需求和土壤肥力，优先选用有机肥、生物肥等绿色肥料，减少化肥用量。
精准施肥：运用测土配方施肥技术，根据土壤测试结果和养分需求确定合理施肥量与时间，避免过量和盲目施肥。
改进方法：采用深施、分层施肥等提高肥料利用率，减少流失浪费。
（2）合理使用农药
综合防治：采用农业、物理、生物防治等措施减少农药用量，如轮作、间作、套种改善土壤生态，黄板、蓝板、性诱剂诱杀害虫，利用天敌、生物农药控制病虫害。
精准施药：根据病虫害发生情况和农药特性确定合理施药剂量与时间，避免过量和盲目施药。
选低毒低残留农药：优先选择低毒、低残留品种，减少对环境和人体健康危害。

	其他
	1、环境管理和环境监测
工程建设单位应组建工程环境保护管理机构，建立环境管理制度，保障环保资金的投入，全面领导整个工程施工过程中的环境保护工作，认真落实本工程的各项环境保护措施、环境监测计划，保障工程建设和运营符合环保要求。
建设单位应组织开展施工期的环境监理工作，将环境监理纳入工程监理一并实施，环境监理内容不限于环评报告和环评批复要求的内容，还包括可研等资料中的环保措施内容，以减少施工期对周围生态环境的影响。
项目施工期和运营期环境监测计划，详见下表。
表5-1环境监测计划表
	项目
	治理项目
	治理措施

	施工期
	生态措施
	防止土壤退化及地表水污染
	推广成熟的施肥技术，提高肥料利用率，减少对地下水的影响。采用生态沟渠或生态隔离带等技术，控制由于施用肥料导致的面源污染。建立、完善的监测体系，测土施肥，积极推广高效成熟的施用的有机肥，不使用化学肥料。

	
	
	水土流失
	保持水土。采用集水、节水、保土、保墒、保育、保肥等整地方式，不加剧或造成水土流失。保护已有植被。禁止采用全面整地、炼山等破坏已有植被和野生动物栖息地的整地方式。采用小规格、低成本的整地方式，减少地表的破土面积。

	监测要素
	监测地点
	监测因子
	监测频率
	监测方法

	运营期
	土壤
	①峨山县大西农林种植基地种植区域（1283.88亩）
	土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 15618—2018）表1内项目
	运行后，1年/次
	按国家标准进行监测


2、服务期满后环境保护措施
①服务期满后拆除驻地内所有设施，并将拆除的建筑垃圾清运完成；
②服务期满后，对其他辅助设施硬化地面进行掘除，对场地进行生态恢复治理
③拆除过程中应尽量减少对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留。
④掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。
⑤对场地进行平整，然后覆土植树，对场地内占用的林地进行植被恢复，对种植区进行复垦。根据新项目对地形地貌及景观的破坏程度，项目服务期满后，应及时撒播当地乡土灌木和草种，避免被紫茎泽兰等外来有害生物侵入。

	环保投资
	项目总投资约10000万元人民币，其中环保投资约350.5万元人民币，占项目总投资的3.505%，项目具体的环保投资估算情况详见下表。
表5-2    项目环保治理措施投资估算一览表
	项目
	内容
	数量
	投资（万元）
	备注

	施工期环保投资

	废水
	沉淀池
	3个
	10
	一片区1个二片区2个

	
	截排水沟150258米
	米
	90
	/

	
	水池
	15个
	150
	一片区设水池3个，二片区设水池12个

	废气
	洒水降尘
	/
	30
	

	
	施工场地围墙
	－
	40
	

	
	料场遮盖、拦挡
	－
	20
	

	噪声
	噪声防治措施
	－
	1.5
	

	固废
	固体废物处置
	－
	2
	

	营运期环保投资

	废水治理
	沉淀池
	3个
	0
	沿用施工期建设

	
	水池
	15个
	0
	沿用施工期建设

	
	隔油池
	1个
	6
	一片区由大杉农林科技发展（云南）有限公司建设，二片区新建

	
	化粪池
	3个
	
	

	
	一体化污水处理设备
	1套
	
	

	噪声治理
	减振等措施
	－
	1
	

	固体废物
	垃圾桶
	20个
	0.2
	

	合计
	/
	350.5
	/



























[bookmark: _Toc19229]六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	（1）在施工建设过程中，尽量减少施工占地及临时占地，最大限度地减少对地表原貌的生态破坏。
（2）工程开工前，建设前应当对工程最终设计方案与环评方案进行梳理对比，构成重大变动的应当对变动内容进行环境影响评价并重新报批，构成一般变动的应当向有审批权限的生态环境主管部门进行备案。
（3）施工过程中严格执行国家及云南省关于林地使用的相关法律法规，严格执行并办理林地使用手续方可开工建设。
（4）施工设计阶段必须进行施工组织设计，合理规划临时施工场地，严格选择施工附属设施的布置位置，驻地区应避让植被长势较好的植被区，如应避让乔木林地，植被尽可能保留，不改变林地性质，并远离线路附近的村庄，优化布置，减少占地。
（5）施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地；临时占地采取隔离保护措施（如铺设草垫或棕垫），施工结束后将多余砂石料、混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。
（6）土石方开挖工程尽量避开雨季施工，土石方及时回填、夯实、平整，就地利用，不外弃。
（7）加强对施工人员的管理和生态环境保护宣传教育，严禁猎杀兽类，严禁捕蛇、打鸟、捉蛙、捉野鸡野兔等捕杀野生动物行为，严禁食用野生动物（野味）。增强工作人员环保意识，不购买、不食用野生动物及制品。
（8）在鸟类繁殖期（每年6—8月），应尽量减少因施工噪声所引起的干扰鸟类繁殖的情况发生。
（9）施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。工程结束后应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层。
（10）严格按照租地范围进行施工，划定最小施工范围，严格划定施工界限，禁止超范围占地，避免超计划占用林地、林木，严禁随意扩大占地范围，严禁施工人员砍伐、破坏工程占地区外的植被，严禁在征地范围外堆渣等作业，减小植被受影响面积。
	施工迹地全部恢复，水土流失得到有效控制。
	（1）项目建设应严格控制项目占地范围，按照项目规划布局进行建设，对评价区的硬叶常绿阔叶林进行严格保护、严禁对硬叶常绿阔叶林的破坏。
（2）注意种植整地的方式。根据种植技术要求，采用沿地势坡向林下整地做床，相隔一定距离沿等高线开挖截排水沟，带状整地中间保留一定的原生植被，并采用减少地表径流的汇集，减少水土流失，也可以保水保肥。
（3）在运营期间减少对动物栖息地生境的破坏行为，加强人员管理，杜绝工作人员私自制造狩猎工具和捕杀野生动物；
（4）严格运营期项目场区烟火管理，防止森林火灾的发生。
（5）加强工作人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，若遇到幼兽或受伤的兽类，应交给林草局的专业人员，不得擅自处理；设置保护动物的警示牌。
	无

	水生生态
	——
	——
	——
	——

	地表水环境
	（1）施工人员不在项目区食宿，项目区内施工人员日常产生的洗手废水经收集后就近进入沉淀池或水池，回用于施工区域内降尘，不外排，不会对周围地表水环境造成影响。
（2）雨季径流：一片区雨水经设置的截排水沟收集后排入水池内（根据片区排入最近水池，共3个水池），沉淀后回用于项目区内洒水降尘，废水不外排；二片区雨水经设置的截排水沟收集后排入水池内（根据片区排入最近水池，共12个水池），沉淀后回用于项目区内洒水降尘，不外排。对周围地表水体影响较小。
	不外排
	（1） 生活污水：项目生活污水经隔油池，化粪池预处理后排入一体化污水处理设备处理，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中的“旱地作物”标准后的废水排入水池，回用于项目区内灌溉，不外排；
（2）项目种植的蓝莓、三七、羊肚菌类均采用喷灌或滴灌的灌溉方式，能精准控制水量，有效避免径流。
（3）雨水进入施工期已建设截排水沟，经截排水沟汇入水池，回用于项目区灌溉。一片区雨水收集主要进入2#和3#水池，再通过管道抽回至其他水池后回用于项目区灌溉；二片区在种植区和道路区在地势低处设置截排水沟，靠近2#水池部分雨水流入截排水沟，经截排水沟汇入2#水池，其余部分收集进入6#、10#水池，沉淀后回用于项目区灌溉。
	不外排

	地下水及土壤环境
	——
	——
	——
	——

	声环境
	（1）对强噪声设备进行一定的隔声及减振处理，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，固定的机械设备尽量入棚操作。
（2）使用低噪声机械设备，同时施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护。
（3）在进行物料运输时，应合理安排运输时间，经过敏感点时应低速、禁鸣。
（4）施工期间建设单位应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，并加强与周围可能受影响单位的沟通，减轻对声环境的不利影响。
	噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。
	项目运营期产生的噪声主要是苗木修剪设备、水肥中心配置肥料及灌溉系统水泵噪声、机动车交通噪声。苗木修剪设备是间歇性运作，通用距离衰减后对周边环境影响较小；水肥中心配置肥料及水泵采取基础减振措施，通过距离衰减后对周边环境影响较小；机动车交通噪声通过采取低速行驶，减少鸣笛等措施后，再通过距离衰减后对周边环境影响较小。
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	振动
	——
	——
	——
	——

	大气环境
	（1）施工扬尘污染防治措施
由于项目施工过程中产尘时段较为集中，结合施工粉尘排放特点，本次评价主要从以下方面加强施工区域抑尘措施，具体分述如下：
1）合理控制施工周期，从源头削减施工扬尘的产生时长，施工活动结束后及时采取压实处理。
2）对易产生扬尘的裸露施工面及土石方临时堆存区，施工单位应当加强洒水降尘频率。
3）施工区域内挖填土石方及时调运整地，尽量减少施工区域内土石方松散堆存，减少无组织粉尘起尘源头。
4）施工运输车辆应控制车速，由于项目施工区不具备车辆出场冲洗条件，因此施工运输道路沿线主要采取适时洒水降尘等措施有效降低施工运输粉尘。
5）遇气象预报5级以上大风或空气质量预报重度污染天气时，严禁土石方挖填及土石方调运等其他易产生扬尘污染的施工活动。
（2）尾气污染防治措施
针对施工机械、车辆尾气，本次评价要求运输车辆和以燃油为动力的施工机械应使用合格燃料，严禁使用劣质燃油；在施工准备工作期间，要做好施工车辆的维护保养，使其满足施工要求，日常加强对燃油机械设备的维护和保养，保持设备在正常良好的状态下工作；施工活动结束后需及时关闭燃油机械；保证施工区域内车辆行驶速度，减少怠速运行时间，以减少车辆尾气的排放。上述尾气处理措施从实际角度出发，通过注重日常管理后，可有效降低尾气排放对大气环境的不良影响。
	施工扬尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
要求
	（1）项目运营期为降低项目种植区域抚育管护阶段病虫害防治过程中农药喷洒异味，优先选择生物技术和物理技术防治病虫害，选用低毒低残留农药喷洒等措施后可显著降低运营期农药喷洒造成的大气污染。蓝莓、三七、羊肚菌种植方式为大棚种植，大棚可以有效阻挡一部分异味。
（2）土地翻整、播种、管理过程中粉尘，产生量较小，呈无组织间断式排放，影响不大。种植、翻土施肥避免在大风天气进行，最大限度减少扬尘产生。
（3）运输车辆保养良好和使用高品质燃料情况下，尾气中污染物排放量较少，呈无组织排放，项目所在区域通风良好，汽车尾气对周围环境影响较小。
	影响较小

	固体废物
	（1）施工区域原有地表挖出的灌木杂草：直径≥5cm的外售给木炭加工和生物质燃料企业；直径＜5cm的就地切碎埋入土壤发酵做肥料，禁止在项目区内进行焚烧处置。
（2）生活垃圾：施工人员生活垃圾在施工区域集中收集并入附近村庄，由当地环卫部门统一清运处置做到日产日清。
（3）大棚建设产生的废弃材料大棚结构及顶棚覆盖过程中会产生少量的废弃材料，集中收集运至就近生活垃圾中转站，委托环卫部门处置。
（4）项目区整地过程中产生的土石方可全部就近调配用于项目区内低洼处土地平整，项目施工阶段无弃土石方产生。
	处置率100%
	（1）果木林修剪产生的残枝败叶，直径≥5cm的外售给木炭加工和生物质燃料企业，禁止在项目区内进行焚烧处置；直径＜5cm的就地切碎埋入土壤做肥料
（2）蓝莓苗栽植前拆除的废包装材料，在施工区域内集中收集，委托环卫部门清运处置。
（3）补植区挖除的未成活苗木和杂草，就地切碎埋入土壤发酵成肥料。
（4）大棚主体及薄膜废弃物：项目种植过程中蓝莓、三七、羊肚菌种植使用大棚技术，因雨淋、日晒等自然因素和人为因素操作不当会造成大棚损坏，且大棚使用中容易老化，在这部分废弃物中，钢架等材料售卖给废旧资源回收单位；薄膜等塑料废弃物集中能回收利用的回收利用，不能回收利用的并入附近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。
（5）水肥原料包装袋：收集后暂存于水肥中心，定期外售给废品回收站。
（6）农药包装袋：农药废包装容器在收集、运输、处置阶段应依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》中的相关要求进行收集、运输、处置，项目农药配制过程中，农药瓶身反复冲洗配置，收集装入防渗密闭的塑料桶内后定期委托农药经营部回收处置。
（7）生活垃圾分类收集后暂存于垃圾收集点，并入附近村庄生活垃圾收集点统一处置。
	处置率100%。

	电磁环境
	——
	——
	——
	——

	环境风险
	——
	——
	——
	

	环境监测
	——
	
	土壤：
（1）监测地点：峨山县大西农林种植基地种植区域（1283.88亩）。
（2）监测因子：土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 15618—2018）表1内项目
（3）监测频率：运行后1年/次
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）》

	其他
	（1）工程临时道路、临时堆场占地范围生态环境保护措施：
施工场区布设应结合当地条件，因地制宜，合理规划堆料场。施工结束时，及时恢复临时占地范围的土地使用功能。从严控制管理用地，在施工结束后对临时设施进行恢复。具体如下：
①在工程的建设中施工单位应注意识别工程沿线保护动植物资源，加强保护动植物的保护和宣传工作，一旦在施工中遇到需要保护的动植物，应当立即向当地林业部门汇报，协商采取妥善的保护措施后才能进行下一步施工。
②管理措施
从生态和环境的角度出发，建议项目开工建设前，应尽量做好相应的前期宣传和准备工作，在施工期严格落实水土保持措施，加强施工管理，尽量减少因植被破坏、水土流失、水质污染等对动植物带来的不利影响。
（2）水土流失防治措施：
为减少施工期间的水土流失，本环评提出以下要求：
1）进行封闭性施工，严格控制施工范围；
2）对工程进行合理设计，场区预先修建截排水沟，地表开挖尽量避开暴雨季节，做到分期分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度；
3）合理选择施工工序。回填土方应分层碾压夯实；合理堆放建筑材料以及临时土方，及时拦挡以控制渣量流失；对需要防护的边坡覆土后及时进行绿化施工，减少地表裸露时间；
4）合理选择施工工期。尽量避免在雨季进行各种基础开挖，在雨天施工时，为防止临时堆料及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，选用彩条布、塑料薄膜等进行覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；在施工过程中，如遇干燥天气，应对地表进行洒水，以免产生扬尘；
5）严格控制运输流失。对出入场区的工程车辆要严格管理，严禁超载，防止因车辆超载而将物料洒落在运输途中；运输车辆必须加盖防护，不能超载；在工程区出口处设置洗车设施，工程车辆在驶出工程区时必须进行清洗，以防泥土带出工程区而造成区外水土流失和环境污染，严格控制运输流失；
6）开挖时剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施，周边拟采用填土编织袋挡土墙进行临时拦挡，顶端采用塑料彩条布覆盖，挡土墙外侧设置临时排水沟；
7）施工期间可通过多方面措施减轻水土流失对大西水库和尼去本水库的影响，首先应合理选择施工时间，避开降雨天气；其次采取工程措施，如在道路坡脚修筑挡土墙增强土体稳定性，同时修建截排水沟与排水沟并设置水池收集雨水，以引导水流并沉淀泥沙；还可运用临时措施，在裸地覆盖防尘网减少雨水冲击，以及堆砌土袋作为小型施工或临时排水关键部位的临时挡墙。

	——
	蓝莓、三七、羊肚菌、桃树、苹果树日常维护应做到以下措施：
（1）科学施肥
合理选肥：依据水果生长需求和土壤肥力，优先选用有机肥、生物肥等绿色肥料，减少化肥用量。
精准施肥：运用测土配方施肥技术，根据土壤测试结果和养分需求确定合理施肥量与时间，避免过量和盲目施肥。
改进方法：采用深施、分层施肥等提高肥料利用率，减少流失浪费。
（2）合理使用农药
综合防治：采用农业、物理、生物防治等措施减少农药用量，如轮作、间作、套种改善土壤生态，黄板、蓝板、性诱剂诱杀害虫，利用天敌、生物农药控制病虫害。
精准施药：根据病虫害发生情况和农药特性确定合理施药剂量与时间，避免过量和盲目施药。
选低毒低残留农药：优先选择低毒、低残留品种，减少对环境和人体健康危害。
	——



[bookmark: _Toc87899404][bookmark: _Toc27571]七、结论
	一、项目建设可行性分析：
项目的建设符合国家产业政策，符合地方相关规划，选址布局合理；项目针对“三废”合理地采取了环保措施，各项指标均能满足相关规范措施的要求和标准，所以对环境影响是在许可围内的，对环境影响不大。
二、施工期环境分析结论：
项目施工期污染源主要是扬尘、施工废水、施工噪声、废弃材料、施工人员产生的生活垃圾等。在落实本次环评提出的措施前提下，项目施工扬尘可以得到有效控制，能够达标排放；废水均能回用，均不外排；项目施工场地场界噪声能够达标排放。项目施工期间只要严格执行文明施工条例，对所产生的污染物进行合理的处理处置后，项目施工期间对环境影响较小。
三、运营期环境影响分析结论：
项目运营期所产生废水、固废、噪声均得到有效处理，对环境影响不大。建设单位按本环评要求在项目运行过程中严格执行环境管理和监测计划，项目运营期在落实本报告提出的环保措施的前提下，各项污染物可以达标排放或处置合理，项目的运营不会改变当地环境质量现状，因此，项目建设对周围环境的影响能够控制在可接受范围内，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的；从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。
四、要求：
1、建立健全完善的环境管理制度，并严格按照相关管理制度执行。
2、严格落实本环评报告中提出的相应环保措施。
3、项目在日常管理制度中加强环保管理的内容，包括：对相关人员进行有关环境保护的宣传培训，如节约用水、垃圾分类袋装等；加强环境保护意识教育，在施工期和营运期建立相应环境保护管理制度，同时设兼职的环境管理人员，负责监督环境管理制度的执行，在项目设计和建设时，应落实各项环保投资。
4、项目必须严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），项目竣工后，验收合格后方可正式投入运营。
5、项目区内废水禁止偷排、漏排进入大西水库、尼去本水库等周边地表水体。
五、建议：
1、加强环境管理，制定相应的环境管理规章制度，防止意外事故发生。
2、加强宣传教育，增强员工环保安全意识。
3、加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。
4、项目运营时需制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防安全教育，明确消防责任人，同时建立安全监督机制，进行安全考核等。
5、固体废物要做到分类收集，及时处理，禁止乱堆乱放。
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