  



玉环审〔2026〕1—91号


玉溪市生态环境局
关于新平县年处理28万吨精矿提质选矿厂建设项目环境影响报告书的批复

新平凯创矿业有限责任公司：
你公司申请审批的《新平县年处理28万吨精矿提质选矿厂建设项目环境影响报告书》及相关附件材料（以下简称《报告书》）收悉。经市生态环境局2026年6月30日局长专题会研究同意，现批复如下：
一、项目基本情况
该项目位于新平县扬武镇大开门社区高粱冲，租用高粱冲居民小组集体建设用地建设。项目取得了《云南省固定资产投资项目备案证》（新发改投资备案[2025]220号），项目代码：2507-530427-04-01-846734，总投资12000万元，其中环保投资101.12万元。项目主要建设磨磁车间、精矿脱水车间、尾矿脱水车间、原矿堆棚、精矿临时堆棚、尾矿临时堆棚等，并配套建设相应的公辅设施和环保工程，项目建成后形成年处理28万吨铁精矿的生产能力。该项目原料为外购的铁精矿，项目不设置尾矿库，选矿过程中产生的尾矿全部综合利用。
在全面落实生态环境保护法律法规、《报告书》和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，根据《报告书》《专家评审意见》及技术评估结论，该项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告书》的环境影响评价结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应当落实生态环境保护主体责任，防止、减少环境污染和生态破坏，对《报告书》的内容和结论负责，对所造成的生态环境损害依法承担责任。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作：
（一）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。施工期采取洒水降尘、道路清扫、物料遮盖、封闭车辆运输、合理安排施工时间等措施减缓对周围环境的不良影响；确保项目施工扬尘无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的要求，施工噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）规定的要求。
（二）全面落实清洁生产要求。在设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”目标定位和循环经济、清洁生产理念，采用国内外成熟可靠、技术先进、环境友好工艺技术方案，选用优质装备和原材料，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量，单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标应达到国内同行业先进水平。
[bookmark: _GoBack]（三）严格落实水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流原则，建设排水、污水处理和回用系统，确保满足项目废水处理、回用的要求；规范设置磨磁车间、精矿脱水车间、尾矿脱水车间、原料堆棚、精矿临时堆棚、尾矿临时堆棚的截排水系统和回水设施；产生的选矿废水经收集沉淀处理后，全部回用于生产，严禁外排；产生的生活污水经自建的处理规模为6立方米/日生活污水处理站处理，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）规定的相应标准限值后，全部回用于厂区绿化及洒水降尘，严禁外排；项目厂区须设置1个容积不低于304立方米的初期雨水收集池，初期雨水经收集后回用于生产，不得外排，设置1个容积不低于1000立方米的事故水池，并确保事故池正常情况下处于空置状态。
（四）加强生产过程中废气污染防治，确保大气污染物达标排放。对原料堆棚、精矿堆棚、尾矿临时堆棚的地面进行硬化、设置三面围挡和喷淋设施；对给料口设置喷淋装置；对物料输送廊道进行封闭；加强厂区绿化，对厂区道路、地面进行硬化处理，并采取洒水抑尘措施；厂区设置洗车台及过水路面，对运输车辆进行清洗，减少厂区无组织粉尘排放；确保项目颗粒物无组织排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）规定的标准限值要求。
（五）严格落实声环境保护措施。选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振、加强绿化等降噪措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，降低噪声对周围环境的影响。
（六）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治；严格按照《报告书》提出的分区防渗措施和要求，对项目重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行防渗处理，防止地下水污染，防渗工程结束后自行组织验收并建立健全相关工作台账记录，存档备查；严格按照《中华人民共和国地下水保护条例》《环境影响评价技术导则 地下水环境》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全；加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染土壤和地下水；加强土壤和地下水环境监测，建立完善的土壤和地下水监测制度，根据污染源分布和地下水径流方向，优化监控井设置，确保及时发现厂区渗漏情况并采取补救措施，一旦发现地下水监测井的水质发生异常，应及时启动应急预案，并及时上报当地生态环境主管部门，落实土壤污染防治相关要求，减少对土壤和地下水的不利环境影响。
（七）严格落实固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类收集、处理处置，确保不造成二次污染。项目尾矿临时堆棚选址标高必须高于高粱冲河20年一遇的洪水位；产生的尾矿尽量进行综合利用；一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理；废矿物油等危险废物暂存于危废暂存库；产生的尾矿、危险废物应严格按照国家有关规定进行收集、运输、暂存、处置和管理，建立管理台账，存档备查，危险废物暂存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理，危险废物委托有资质的单位定期进行处置，严格执行《危险废物转移管理办法》及相关要求，强化各环节的环境保护措施，切实防止管理不当造成的二次污染。项目产生的尾矿一旦无合法合规的处置途径，须立即停止生产。
（八）加强环境风险防范和管理。建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生；按照《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，严格落实厂区及周边各项环境风险防范措施与事故应急措施，制定突发环境事件应急预案并报玉溪市生态环境局新平分局备案，开展必要的应急培训、宣传和演练。
（九）切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。
（十）严格执行《新平县年处理28万吨精矿提质选矿厂建设项目涉河工程洪水影响评价报告》提出的消除或减轻洪水影响的措施，项目建设必须满足高粱冲河20年一遇的洪水标准。
三、项目在实际排污行为发生之前，应按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可手续，未取得排污许可手续的，不得排放污染物，项目运行应符合排污许可管理的相关要求。应当按照自行监测技术指南，编制自行监测方案，按照排污许可规定和有关标准规范，依法开展自行监测，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。
四、严格落实“三同时”制度。你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理机制，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。
五、《报告书》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设；《报告书》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，应当报我局重新审核；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的《报告书》情形的，应当组织开展环境影响后评价，采取改进措施，按规定备案。
六、玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境局新平分局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收、日常运行等执法监管工作。
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抄送：玉溪市生态环境保护综合行政执法支队，玉溪市生态环境局新平分局，云南佳源环境工程评估有限公司，云南绿点环境科技有限公司。
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