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玉溪市生态环境局
[bookmark: _GoBack]关于云南省活发集团刘总旗水泥有限公司一般固废综合利用项目环境影响报告表的批复

云南省活发集团刘总旗水泥有限公司：
你公司申请报批的《一般固废综合利用项目环境影响报告表》及相关附件材料（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
一、项目基本情况
该项目位于云南红塔产业园区观音山片区（云南省活发集团刘总旗水泥有限公司厂区内），项目取得了《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码：2604-530402-04-05-679267，总投资200万元，其中环保投资21万元。项目依托云南省活发集团刘总旗水泥有限公司5000t/d新型干法水泥熟料生产线，建设水泥窑协同处置一般固体废物项目，主要建设污泥预处理车间及配套除臭设施，其原料堆场、上料及输送系统等其它公辅设施、环保工程均依托水泥厂现有设施。项目主要处置抛丸灰、无机污染土、冶炼废渣、炉渣、尾矿、污泥、脱硫石膏、磷石膏、其他工业副产石膏、造纸印刷业废物、磷渣等一般固体废物，项目建成后年综合利用一般固体废物27万吨。项目建成后，现有水泥厂生产产能不变。
在全面落实生态环境保护法律法规、《报告表》和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，根据《报告表》《专家评审意见》及技术评估结论，该项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应当落实生态环境保护主体责任，防止、减少环境污染和生态破坏，对《报告表》的内容和结论负责，对所造成的生态环境损害依法承担责任。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作：
（一）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。施工期采取洒水降尘、道路清扫、物料遮盖、封闭车辆运输、合理安排施工时间等措施减缓对周围环境的不良影响；项目施工扬尘无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的要求，施工噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）规定的要求。
（二）加强固体废物入窑处置前的源头管理控制。该项目严禁处置危险废物、含有机挥发性物质的废物，不得处置《报告表》确定以外的一般固废以及《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）、《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年第72号）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）等相关标准、规范中明确禁止处置的固体废物。加强入窑前不同批次固废的检查、检验、检测等工作，确保入窑固体废物满足相关标准规范要求；规范运输、卸料、储存和入炉管理，强化分区暂存、分类管理，建立物料台帐，严格执行配伍方案，控制入窑废物中重金属、氟、氯、硫等元素的投加量，确保满足有关技术规范要求，保证水泥窑稳定运行和水泥产品质量符合国家相关标准；根据固体废物的特性和水泥生产要求配置相应的投加计量和自动控制进料装置，物料经封闭皮带输送进入水泥厂的生料配料系统，厂内运输严格按照规定路线行驶；在水泥窑故障、运行不正常等情况下严禁投料。
（三）严格落实水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流原则建设项目的排水系统。项目不新增生活污水排放，新增的化验室废水依托水泥厂现有污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）规定的相应标准限值后，全部回用于现有厂区绿化和洒水降尘等，严禁外排。
（四）加强废气污染防治，确保大气污染物达标排放。对污泥预处理车间进行全封闭，产生的废气经收集通过碱喷淋吸收塔+活性炭吸附装置处理后，由1根不低于15米高的排气筒排放，确保项目有组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的相应标准要求；切实加强项目所依托的水泥窑窑尾烟气脱硝收尘系统的维护管理，确保正常运行，窑尾外排废气污染物须达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1规定的排放限值要求；切实加强生产过程中无组织排放废气的污染控制，确保厂界无组织排放的硫化氢、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的相应标准要求，厂界无组织排放的颗粒物、氨浓度达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）规定的限值要求。
（五）严格落实声环境保护措施。选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振、加强绿化等降噪措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，降低噪声对周围环境的影响。
（六）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应等原则进行地下水污染防治。严格按照《报告表》提出的分区防渗措施和要求，对项目重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行防渗处理，防止地下水污染，防渗工程结束后自行组织验收并建立健全相关工作台账记录，存档备查；严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全，加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染土壤和地下水。
（七）严格落实固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类收集、处理处置，确保不造成二次污染。固体废物应尽量进行综合利用；一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理；产生的危险废物暂存于现有危废暂存库；危险废物应严格按照国家有关规定进行收集、运输、暂存、处置和管理，建立管理台账，存档备查，危险废物暂存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理，危险废物委托有资质的单位定期进行处置，严格执行《危险废物转移管理办法》及相关要求，强化各环节的环境保护措施，切实防止管理不当造成的二次污染。
（八）建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生；按照《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，制定突发环境事件应急预案并报玉溪市生态环境局红塔分局备案。
（九）全面落实清洁生产要求。按照《水泥窑协同处置固体废物污染 防治技术政策》及《水泥行业清洁生产评价指标体系》（发展改革委公告2014年第3号）的要求，定期实施清洁生产审核。
（十）严格落实《报告表》提出的各项“以新带老”措施。针对原有项目存在的环境问题，制定、实施环境治理方案并认真组织实施，要求各项整改措施在项目投入运营前完成。
（十一）切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。
三、项目在实际排污行为发生之前，应按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可手续，未取得排污许可手续的，不得排放污染物，项目运行应符合排污许可管理的相关要求。应当按照自行监测技术指南，编制自行监测方案，按照排污许可规定和有关标准规范，依法开展自行监测，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。按照《污染源自动监控管理办法》等有关规定，定期对现有在线监测装置进行比对监测和校准；按照有关规定建设规范化污染物排放口并设置标志牌。
四、严格落实“三同时”制度。你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理机制，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。
五、严格落实污染物排放总量控制规定和各项措施。该项目不属于《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）确定的重金属污染重点防控行业，根据《报告表》测算，该项目建成后，水泥窑窑尾废气新增汞及其化合物排放量138.1公斤/年、铊+铅+镉+砷及其化合物排放量235.4公斤/年、铍+铬+锡+铜+钴+锰+镍+钒及其化合物排放量10.4公斤/年，由玉溪市生态环境局红塔分局纳入污染物排放总量控制计划。项目须每半年对排放的重金属指标进行监测，一旦出现重金属排放量超过《报告表》核定的总量，须立即停止生产。
六、《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。《报告表》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，应当报我局重新审核。
七、玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境局红塔分局要切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，按照法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对项目的环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收、日常运行等执法监管工作。              
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抄送：玉溪市生态环境保护综合行政执法支队，玉溪市生态环境局红塔分局，云南佳源环境工程评估有限公司，云南博曦环境影响评价有限公司。
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