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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年生产3.6万吨清洁环保褐煤颗粒燃料项目

	项目代码
	[bookmark: _Hlk192498016]2603-530402-04-01-418382

	建设单位联系人
	程玉萍
	联系方式
	13888878373

	建设地点
	[bookmark: _Hlk192498029]云南省玉溪市红塔区大营街街道师旗社区

	地理坐标
	（102度29分8.932秒，24度20分16.152秒）

	国民经济行业类别
	C2524煤制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25 中的“42 精炼石油产品制造251；煤炭加工252”中的“煤制品制造”

	建设性质
	新建（迁建）
改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	玉溪市红塔区发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2603-530402-04-01-418382

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	17.5

	环保投资占比（%）
	8.75
	施工工期
	7个月

	是否开工建设
	否
是：
	用地（用海）
面积（m2）
	1956.67m2

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不设置专项评价。具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。
表1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况对照表
	专项评价的类别
	设置原则
	项目判定情况
	是否设
置专题

	大气
	  排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目
	项目施工期涉及颗粒物排放；运行期主要排放颗粒物，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目无生产废水外排，厕所使用周边公厕，生活污水仅为洗手水，用桶收集后用于厂区道路洒水降尘，不外排。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目
	项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质。
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及
	否

	注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。




	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性
[bookmark: _Hlk194509394][bookmark: _Hlk192497987]本项目主要生产环保清洁煤炭颗粒，属《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C2524煤制品制造”，对照国家发展和改革委员会文件《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。项目已于2026年3月19日取得了玉溪市红塔区发展和改革局出具的投资项目备案证，故本项目的建设符合国家现行的产业政策。
二、与“玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）”符合性分析
根据《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》，玉溪市全市共划分了83个生态环境管控单元，包括优先保护、重点管控和一般管控3类；本项目选址位于玉溪市红塔区大营街街道师旗社区，根据“云南省生态环境分区管控公共服务查询平台”查询结果，项目边界涉及红塔区产业园区重点管控单元，项目边界周边500米涉及红塔区城区生活污染重点管控单元、红塔区矿产资源重点管控单元、红塔区农业农村面源污染重点管控单元、红塔区产业园区重点管控单元。
[image: 管控单元截图20260407 (1)]
图1-1  项目涉及的管控单元图示
表1-2与重点管控单元的生态环境准入清单符合性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	玉溪市生态环境管控总体要求

	空间布局约束
	1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。
2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。
3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。
5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
	1.项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，不涉及所述行业。
2.本项目位于玉溪市红塔区大营街街道师旗社区。不位于九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控范围
3.项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目，不涉及所述行业。
4.本项目不位于九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域范围。
5.本项目落实云南省碳达峰碳中和相关要求，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

	符合

	污染物排放管控
	1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。
3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。
4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。
5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。
6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。
8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到V类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣V类水体。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。
	1.本项目对生产原料严格把关，控制原料质量。
2.项目不涉及抚仙湖流域，且无生产废水外排，厕所使用周边公厕，生活污水仅为洗手水，用桶收集后用于厂区道路洒水降尘，不外排。
3.项目不涉及城乡饮用水水源地。
4.项目主要大气污染物为颗粒物，经布袋除尘处理后对周边环境影响不大。
5.本项目燃料使用电，且无生产废水外排，厕所使用周边公厕，生活污水仅为洗手水，用桶收集后用于厂区道路洒水降尘，不外排。
6.项目位于玉溪市红塔区大营街街道师旗社区，用地为建设用地。不涉及重度污染地块。
7.项目生活垃圾分类收集，交由环卫部门定期清运；一般工业固废统一收集后定期外售。
8.项目产生的大气污染物经本环评提出的治理措施处理后均能达标排放，对周边环境影响不大。
	符合

	环境风险防控
	1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动
2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
	1.本次评价已提出废气污染防治措施。
2.本项目不位于化工园区，项目不涉及重金属；本次评价已提出制定突发环境事件应急预案的要求。
	符合

	资源开发利用效率
	1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。
2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。
3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。
4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。
5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。
6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
	1.本项目不涉及矿产资源，废水不外排，用地类型为建设用地。
2.本项目供水由厂内现有供水管网供给。无生产废水，厕所使用周边公厕，洗手水收集后用于厂区内洒水降尘，水资源利用合理。
3.项目位于玉溪市红塔区大营街街道师旗社区，项目用地为建设用地，利用已建厂房建设生产线，不另行新增用地，不涉及耕地保护红线。
4.项目不涉及。
5.本项目使用电能，属于清洁能源。
6.本项目不涉及灌溉工程。
	符合

	红塔区产业园区重点管控单元

	空间布局约束
	1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区。
2.红塔片区限制扩建水泥、化工等大气重污染型企业；限制以废水、高架点源废气为特征污染的工业企业入园。
3.九龙片区、南片区、大营街地块、莲池地块、卧牛山地块、青龙山地块禁止高风险、高污染行业以及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中相关企业入驻，禁止布局排放有毒有害气体的项目。
4.研和片区地块一、核心区南片区、红塔片区禁止新增三类工业项目。金属冶炼项目总规模不得新增，新增金属冶炼项目必须严格落实产能减量置换、污染物削减方案要求，污染物排放必须满足超低排放要求。
5.研和片区禁止使用高污染燃料及涉及重金属排放的企业入驻。装备制造产业禁止投资电镀、金属表面处理等排放重金属废水、废气项目。禁止布局有色金属冶炼，禁止新增粗钢、生铁冶炼产能，金属冶炼及制品加工行业尽量布局完善产业链，促进园区金属冶炼行业转型升级。同时与周边居住区间需保留足够的防护距离。
6.太标钢铁加快布局特种钢材铸造等黑色金属精深加工，完成超低排放改造和产能置换。新兴钢铁、玉昆钢铁、汇溪金属完成搬迁升级改造。
7.生物医药大健康产业禁止投资新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12、维生素E原料生产装置。
8.在玉溪大河、石邑河水质达标前，核心区、研和片区禁止引入高废水产生的项目。
	1、项目符合国家相关产业政策。
2、本项目主要生产环保清洁煤炭颗粒，不属于大气重污染型企业。
3、本项目不属于高风险、高污染行业，不涉及有毒有害气体。
4、不涉及。
5、项目位于玉溪市红塔区大营街街道师旗社区，使用电能，属于清洁能源。
6、不涉及。
7、不涉及。
8、项目无生产废水外排，厕所使用周边公厕，生活污水仅为洗手水，用桶收集后用于厂区道路洒水降尘，不外排。
	符合

	污染物排放管控
	1.加强控制颗粒物的排放，红塔片区、南片区维持现状水平，污染排放等量或减量替代，不允许新增大气污染物。
2.入驻企业采用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代，全面加强无组织排放控制，新建治污设施或对现有治污设施实施改造，有效降低VOCs的排放量。
3.钢铁企业按照超低排放要求，配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施，大宗物料和产品采取清洁方式运输，加强企业污染排放监测监控。
4.研和片区污水处理厂未建成前，企业废水自行处置后回用，不外排；污水处理厂投入运行后，企业外排废水实行受纳水体超标因子1.5—2倍削减替代。南片区、九龙片区、大营街地块、观音山地块、莲池地块等区域污水进入第三污水处理厂。
	1、项目位于玉溪市红塔区大营街街道师旗社区，主要大气污染物为颗粒物，经布袋除尘处理后对周边环境影响不大。
2、不涉及。
3、不涉及。
4、项目无生产废水外排，厕所使用周边公厕，生活污水仅为洗手水，用桶收集后用于厂区道路洒水降尘，不外排。
	符合

	环境风险防控
	1.九龙片区不得在飞井海水库流域范围内新建扩建对水体污染严重的项目，防止出现飞井海水库的污染风险。
2.研和片区慎重布局危险化学品仓储设施和污水处理设施等对地下水存在较大环境风险的设施。
3.岩溶发育区域，应严格落实分区防渗要求，不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。区域设置地下水监测井定期监测，防止事故情况下污染区域地下水。
4.居民分布密集区和学校周边区域不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。
5.工业企业应有完善的风险防范措施，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。
6.及时完成重污染企业周边环境防护距离内居民的搬迁工作。
7.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。
	1、不涉及。
2、不涉及。
3、不涉及。
4、项目生产设备送专业机构维修，不产生危废。
5、本次评价已提出制定突发环境事件应急预案的要求。
6、本项目不属于重污染企业。
7、本次评价已提出制定突发环境事件应急预案的要求。
	符合

	资源开发效率要求
	园区工业废水集中处理率不低于90%，再生水利用率达到30%，工业用水重复率不低于80%。
	项目无生产废水外排，厕所使用周边公厕，生活污水仅为洗手水，用桶收集后用于厂区道路洒水降尘，不外排。
	符合

	红塔区矿产资源重点管控单元

	空间布局约束
	1.限制开采供过于求、国家规定保护性开采、资源总量不足和对生态环境影响较大的矿产。严格限制地热开采，禁止开采可耕地的砖瓦用粘土等矿产。
2.新建矿山严格控制最低开采规模及最低服务年限，原则上新建矿山设计规模应达到中型以上。
3.严格执行禁止开采区规定，对各类保护区内已设置的商业探矿权和采矿权，依法退出；对各类保护区设立之前已存在的合法探矿权和采矿权，以及各类保护区设立之后各项手续完备且已征得保护区主管部门同意设立的探矿权和采矿权，分类提出差别化的补偿和退出方案，在保障探矿权和采矿权人合法权益的前提下，依法有序退出。
4.加强东风水库流域和重要饮用水水源保护区的矿产资源开发管控，控制矿产资源的开发利用强度，严格管控砂石土类矿产开采活动。
5.对开采方法和技术、设备落后，生产规模长期达不到设计能力的矿山，要限期改造、提升，逾期仍达不到要求的，可依法限令停止开采活动。坚决关闭污染环境、浪费资源、不符合矿山安全生产条件的小矿山，建立矿山退出机制。对于非金属矿产，特别是分布在自然生态较脆弱地区的砂石矿，已有矿山限期退出，不得新设矿山。
	本项目主要生产环保清洁煤炭颗粒，不涉及矿山开采。
	符合

	污染物排放管控
	1.推行清洁生产工艺，严格控制矿产资源开发的污染物排放。
2.对原有大中型矿山进行技术改造，淘汰污染严重、资源利用率低的落后设备与工艺。
3.加强绿色勘查开采新技术、新方法和新工艺研发与推广，积极推进绿色勘查与开发。
4.推进绿色矿山建设，完善尾矿库污染防治措施，严格落实排污许可制度。
5.加快推进历史遗留矿山生态修复工作，争取到2025年，基本完成历史遗留露天矿山生态修复工作。
	1、项目燃料使用电能，为清洁燃料。
2、3、4、5、不涉及。
	符合

	环境风险防控
	1.矿山采选区、废水处理设施、固体废物储存场所等应配备完善的污染防治措施，严防对水体和土壤造成污染。
2.对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、种植等措施开展复垦还绿，严防重金属污染。
	项目无生产废水外排，厕所使用周边公厕，生活污水仅为洗手水，用桶收集后用于厂区道路洒水降尘，不外排。固体废物资源利用率100%。
	符合

	资源开发效率要求
	1.从源头减少废水产生，实施清污分流，充分利用矿井水、循环利用选矿水。
2.提高矿产资源回采率和综合回收率，大力开展粉煤灰、炉渣、冶炼废渣、尾矿等资源化利用。
	1、项目无生产废水外排，厕所使用周边公厕，生活污水仅为洗手水，用桶收集后用于厂区道路洒水降尘，不外排。
2、不涉及。
	符合

	红塔区城区生活污染重点管控单元

	空间布局约束
	1.中心城区及周边严重影响城区环境空气质量的建材、钢铁、化工、有色金属冶炼等重污染企业和危险化学品企业，应与居住、商业等人口密集的地区保持安全距离，限期搬迁改造。
2.禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。
3.高污染燃料禁燃区，禁止新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施。
	1、本项目不属于建材、钢铁、化工、有色金属冶炼等重污染企业和危险化学品企业；
2、本项目不属于餐饮服务项目；
3、本项目不使用高污染燃料。
	符合

	污染物排放管控
	1.禁止在人口集中地区、交通干线附近和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
2.现有城市建成区及周边严重影响城区环境空气质量的建材、钢铁、化工、有色金属冶炼等重污染企业和危险化学品企业应限期搬迁改造。
3.城市新建及改造区域严格实行雨污分流，完善城区污水管网，建设海绵城市，加快扩建第二污水处理厂。现有城镇污水处理设施确保稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准的A标准。
4.严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆等通过雨水口进入管网后直排入河。
5.推进四库三河环境综合整治。
6.优化能源消费结构，远期城镇燃气气化率达到90%以上，农村燃气气化率达到60%以上。
7.全面推行建筑工地扬尘污染防治网格化管理，严格渣土运输车辆规范化管理，严格执行餐饮业油烟排放标准。
8.建立现代化城市垃圾处理系统，至2025年城镇生活垃圾回收利用率达到40%，2035年城镇生活垃圾回收利用率达到60%，生活垃圾无害化处理率提高到100%。
	1、本项目不涉及焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；
2、项目不属于建材、钢铁、化工、有色金属冶炼等重污染企业和危险化学品企业；
3、本项目不涉及；
4、项目无生产废水外排，厕所使用周边公厕，生活污水仅为洗手水，用桶收集后用于厂区道路洒水降尘，不外排。
5、本项目不涉及四库三河环境综合整治；
6、本项目不涉及；
7、项目施工期进行扬尘污染防治，物料运输车辆进行严格范化管理。厂区内不设食堂。
8、项目生活垃圾统一收集后放至指定地点，委托环卫部门清运处置，处置率100%。
	符合

	环境风险防控
	1.禁止建设排放“三致物”、剧毒物质污染物的项目，严格控制持久性有机污染物的项目。 
2.居民点与产业园区各片区之间应保留足够的安全防护距离。
	1、本项目不涉及排放“三致物”、剧毒物质污染物、持久性有机污染物；
2、本项目周边民居点较远。
	符合

	资源开发效率要求
	1.完善城市供水干线。
2.完善再生利用设施及其管道，污水处理厂处理达标后出水优先回用于城市绿化，中心城区再生水利用率达20%。
3.高污染燃料禁燃区按照《玉溪市红塔区人民政府关于划定红塔区高污染燃料禁燃区的通告》执行，逐步将高污染燃料禁燃区扩大到城区近郊。
4.推进“煤改气”、“煤改电”。
5.提高土地节约集约利用水平。
	1、本项目供水由周边供水管网供给；
2、项目无生产废水外排，厕所使用周边公厕，生活污水仅为洗手水，用桶收集后用于厂区道路洒水降尘，不外排。
3、本项目使用电能；
4、本项目不使用煤；
5、本项目租用现有建筑，不新征用地。
	符合

	红塔区农业农村面源污染重点管控单元

	空间布局约束
	1.玉溪大河两边500米范围内，白龙潭河、红旗河、张东河、新西河、老西河、前进沟、八里沟、密罗河、甸苴河两边200米范围内禁止种植小香葱、大蒜，禁止种植高耗水、耗肥、耗药农作物。
2.严格执行禁养区制度，逐步引导坝区养殖向北城、大营街、研和、洛河等乡（街道）的山区、半山区转移。
	1、本项目位于玉溪市红塔区大营街街道师旗社区，最近地表水体为项目东侧约600m处的密罗河；
2、本项目主要生产环保清洁煤炭颗粒；
	符合

	污染物排放管控
	1. 加强农村人居环境整治，垃圾及生活污水治理水平稳步提升，基本完成非正规垃圾堆放点整治。
2.严禁未经处理或处理后未达标的养殖废水直接排入河道。
3.加强玉溪大河等河道的综合整治，禁止垃圾沿河、沿路堆放，减少对河道水体的污染。
4.减少化肥农药施用量，主要农作物化肥农药使用量实现负增长，确保化肥、农药利用率均达到40%以上。
	1、2、项目无生产废水外排，厕所使用周边公厕，生活污水仅为洗手水，用桶收集后用于厂区道路洒水降尘，不外排。
3、项目固体废物100%合理处置；
4、本项目主要生产环保清洁煤炭颗粒；
	符合

	环境风险防控
	1.禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。
2.农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止土壤、地下水和农产品污染。
3.实施农作物秸秆资源化利用，严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。
4.禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品，开展农用地土壤污染防治宣传和技术培训活动，
扶持农业生产专业化服务，指导农业生产者合理使用农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品，控制农药、兽药、化肥等的使用量。
	1、2、项目无生产废水外排，厕所使用周边公厕，生活污水仅为洗手水，用桶收集后用于厂区道路洒水降尘，不外排。
3、 不涉及。
4、 不涉及。
	符合

	资源开发效率要求
	1.发展节水农业，加强节水灌溉工程建设和节水改造。
2.畜禽粪污综合利用率达到90%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。
	1、项目无生产废水外排，厕所使用周边公厕，生活污水仅为洗手水，用桶收集后用于厂区道路洒水降尘，不外排。
2、不涉及。
	符合


综上，本项目与玉溪市生态环境局印发的《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）相符合。
3、 项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行2022年版）进行相符性分析
表 1-3 项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行2022年版）符合性分析
	序号
	文件内容
	相符性分析
	符合性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目主要生产环保清洁煤炭颗粒，不涉及以上内容
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目租用原玉溪市星光平板玻璃制造有限公司空置厂房，不涉及自然保护区、风景名胜区。
	符合

	3、
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目租用原玉溪市星光平板玻璃制造有限公司空置厂房，不涉及饮用水源保护区。
	符合

	4
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。
	本项目为环保清洁煤炭颗粒生产项目，不涉及以上内容
	符合

	5
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目为环保清洁煤炭颗粒生产项目，不涉及以上内容。
	符合

	6
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目为环保清洁煤炭颗粒生产项目，不涉及以上内容
	符合


根据上表，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》的相关要求相符。
四、项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》进行相符性分析
表 1-4 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版））》符合性分析
	序号
	文件内容
	相符性分析
	符合性

	1
	禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	本项目为环保清洁煤炭颗粒生产项目，不属于码头项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	本项目租用原玉溪市星光平板玻璃制造有限公司空置厂房，不涉及自然保护区。
	符合

	3
	禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
	本项目租用原玉溪市星光平板玻璃制造有限公司空置厂房，不涉及风景名胜区。
	符合

	4
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目租用原玉溪市星光平板玻璃制造有限公司空置厂房，不涉及饮用水源地保护区。
	符合

	5
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿， 以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目租用原玉溪市星光平板玻璃制造有限公司空置厂房，不涉及水产种质资源保护区。
	符合

	6
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目租用原玉溪市星光平板玻璃制造有限公司空置厂房，不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。
	符合

	7
	禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	本项目为环保清洁煤炭颗粒生产项目，不涉及以上内容
	符合

	8
	禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	项目不涉及渔业资源的捕捞。
	符合

	9
	禁止在金沙江干流、长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库， 以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。
	项目不属于化工项目，也不属于新建、 改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
	符合

	10
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目为环保清洁煤炭颗粒生产项目，不属于高污染项目
	符合

	11
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目
	项目不涉及石化、现代煤化工等产业布局规划。
	符合

	12
	新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重 点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设 
高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的过剩产能行业，以及不属于对环境影响大的农药原药生产装置项目。
	符合


根据上表，本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的相符。
五、与《云南省水污染防治工作方案》符合性分析
《云南省水污染防治工作方案》（云政发〔2016〕3号）中指出工作目标为：到2020年，全省水环境质量得到阶段性改善。六大水系优良水体水环境质量稳中向好，长江流域昆明、楚雄，珠江流域红河、曲靖，西南诸河流域大理、德宏、玉溪、怒江、文山保山等州市重点控制区域的水环境质量不断改善提升。九大高原湖泊中，污染较重的滇池、星云湖、杞麓湖和异龙湖主要污染物得到有效控制，富营养化水平持续降低。螳螂川、龙川江等污染较重水体逐步恢复使用功能。全面推进城市黑臭水体整治工作。饮用水安全保障水平持续提升。地下水质量保持稳定。水生态环境状况明显好转。到2030年，全省水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。至本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。
本项目项目无生产废水，厕所使用周边公厕，生活污水仅为洗手水，用桶收集后用于厂区道路洒水降尘，不外排，对玉溪大河水质影响不大，故本项目符合《云南省水污染防治工作方案》要求。
六、与“水十条”相符性分析
《水污染防治行动计划》简称“水十条”， 中央政治局常务委员会会议审议通过《水十条》，2015年4月16日起实施。本项目与《水污染防治行动计划》相关条款符合性分析见下表。
表1-5 项目与“水十条”相符性分析
	序号
	水污染防治行动计划
	项目情况
	符合性

	1
	全面控制污染物排放： 
1、全部取缔不符合国家产业政策的 小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 
2、专项整治十大重点行业。制定造 纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。
	本项目不属于取缔及专项整治范围内的项目。

	符合

	2
	推动经济结构转型升级：
1、调整产业结构。依法淘汰落后产 能。 
2、优化空间布局。合理确定发展布 局、结构和模。
7、推动循环发展。加强工业水循环利用。
	本项目不属于部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录淘汰类。
	符合

	3
	着力节约保护水资源：
1、严控地下水超采。在地面沉降、 地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。 
2、严格控制开采深层承压水，地热 水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。
	本项目用水引自现有供水管网。
	符合

	4
	严格环境执法监管： 
1、加大执法力度。所有排污单位必 须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标。
	项目无生产废水，厕所使用周边公厕，生活污水仅为洗手水，用桶收集后用于厂区道路洒水降尘，不外排。废水均不外排。
	符合

	5
	切实加强水环境管理： 
1、全面推行排污许可。依法核发排 污许可证。
	项目取得环评批复后，按照相关环保要求办理排污许可证。
	符合

	6
	全力保障水生态环境安全 ：
1、防治地下水污染。定期调查评估 集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。
	本项目对地下水不产生影响。
	符合


由上表可知，本项目符合水污染防治行动计划中相关要求。
七、与《中华人民共和国大气污染防治法》相符性分析
表1-6 与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析
	相关要求
	项目情况
	符合性

	防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。
	本项目干燥工序产生的粉尘经布袋除尘处理后在车间无组织排放。本项目废气设置合理的处置措施处理后达标排放。
	符合

	单位存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃措施，防止大气污染。
	本项目原料区和成品区均在车间内，其产生的无组织扬尘均在车间内，原料褐煤含水率为30%，基本不会自燃。成品贮存在成品区，配备有消防灭火器材可防止自燃。
	符合

	在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
	本项目位于玉溪市红塔区大营街街道师旗社区，不属于禁燃区。
	符合

	燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。
	本项目干燥工序产生的粉尘经布袋除尘处理后在车间无组织排放。本项目废气设置合理的处置措施处理后达标排放。
	符合

	钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
	
	符合

	运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。
	本项目原料褐煤运输进场时车辆加盖篷布，为密闭式，按照规定路线行驶。卸料在密闭的车间内进行。
	符合

	贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。
	本项目原料区及成品区均设置在车间内。
	符合


综上，项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》要求。
八、与《云南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析
2022 年4 月8 日，云南省生态环境厅关于印发《云南省“十四五”生态环境保护规划》的通知（以下简称“规划”），文号为：云环发〔2022〕13号。根据规划，在“十四五”时期，锚定云南生态文明建设排头兵取得新进展的目标要求，推动实现以下生态环境保护主要目标：
◆绿色低碳发展水平进一步提升。工业、建筑、交通、公共机构等重点领域节能降碳取得明显成效，重点行业单位能耗、物耗及污染物排放达到国内先进水平，资源利用效率大幅提高，碳排放强度进一步降低，低碳试点示范取得显著进展，绿色低碳的生产生活方式加快形成。
◆生态环境质量持续改善。完成国家下达的主要污染物排放总量控制指标。水生态环境质量得到全面提升，九大高原湖泊水质稳中向好，饮用水源得到有效保护，优良水体断面比例明显上升，水生态保护修复取得成效，基本消除劣Ⅴ类水体和设市城市黑臭水体。环境空气质量稳居全国前列，城市环境空气质量稳定达标。土壤和地下水环境质量总体保持稳定，安全利用水平巩固提升。农村生态环境明显改善。
◆生态安全不断夯实。自然生态监管制度进一步健全，生物多样性保护水平巩固提升，典型生态系统和重要物种得到有效保护，生态系统质量和稳定性进一步提升，西南生态安全屏障更加巩固。
◆生态环境风险有效防范。涉危、涉重和医疗废物环境风险防控能力明显增强， 核与辐射监管能力持续加强，核安全和公众健康得到有效保障。
◆生态环境治理体系和治理能力现代化取得重大进展。生态环境治理能力突出短板加快补齐，生态文明示范创建取得新突破，智慧化环境监管能力全面提升，全面建成现代生态环境监测网络，生态环境治理效能得到新提升。
◆持续推进污染源治理
实施重点行业NOx等污染物深度治理。全面完成钢铁和燃煤发电企业超低排放改造。实施水泥熟料窑生产线烟气脱硝提升工程，烟气综合脱硝率提升至60%。有序推进焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色金属等行业污染深度治理。加强自备燃煤机组污染治理设施运行监管。以焦化、水泥、砖瓦、石灰、矿棉、铸造、有色等行业带动工业炉窑综合治理工作，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，全面提升无组织排放管控水平。持续开展燃煤锅炉整治，完成每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃烧，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。
本项目生产环保清洁煤炭颗粒，不属于高能耗、高物耗项目。项目运营期通过环境管理，可有效提高企业对生态环境风险防范能力。项目符合《云南省“十四五”生态环境保护规划》相关要求。
九、与《玉溪市红塔区大营街街道国土空间规划（2021—2035年）》符合性分析
根据《玉溪市红塔区大营街街道国土空间规划（2021—2035年）》，大营街街道定位为：全产业链高原特色现代农业示范区、中老铁路沿线生活服务业集散中心、农文旅融合和发展高地。
本项目位于玉溪市红塔区大营街街道师旗社区原玉溪市星光平板玻璃制造有限公司内，用地位于城镇开发边界内，用地属于建设用地，不涉及占用红塔区永久基本农田，不涉及占用红塔区生态保护红线。项目已取得玉溪市红塔区大营街街道同意选址的证明意见。本项目采用强制（鼓风机）通自然风物理干燥提质，属于纯干法、常温强制通风风干工艺，不产生任何生产废水或外排废水，仅通过常温空气对流去除褐煤表面外在水分，污染物以粉尘为主，配套布袋除尘即可满足超低排放要求。属于低污染纯干法处理，且项目运输路线最大限度绕开集中居民点，路线未穿越生态保护红线、基本农田、自然保护区、风景名胜区等生态管控区域，符合国土空间规划及生态环境保护要求，与大营街街道国土空间规划不冲突，符合大营街街道国土空间规划的环保准入导向。
十、与《玉溪市关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析
为贯彻落实《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）以及《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（云发〔2022〕20号）精神，进一步加强生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战，结合玉溪实际，玉溪市人民政府2023年4月23日印发了该实施方案。本项目与其相关内容符合性分析见下表：
表1-7 项目与《玉溪市关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析
	序号
	《玉溪市关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，严格合理控制煤炭消费增长，有序减量替代。推广天然气利用，完善电网建设，加快推动新能源项目建设投产，推进“风光水储”多能互补，不断优化能源结构。
	本项目使用电能，属于清洁能源。
	符合

	2
	坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，落实污染物削减要求。深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和控制政策，推动钢铁等行业高质量发展。
	本项目不属于高污染高耗能高排放行业。
	符合

	3
	加强生态环境分区管控。优化“三线一单”生态环境分区管控格局，细化落实分区管控要求，加强成果运用。严格规划环评审查和项目环评准入，健全以环评制度为主体的源头预防体系。
	本项目符合“玉溪市生态环境分区管控”的要求。
	符合

	4
	严密防控环境风险。开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。
	本项目设备送专业机构维修，厂内不产生危险废物。
	符合


综上，本项目符合《玉溪市关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》相关要求。
十一、与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（云政发〔2024〕14号）的符合性分析


表1-8  项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的通知符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	优化产业政策：
（1）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。
（2）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。
（3）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。严格执行VOCs含量限值标准，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。
	（1）项目为环保清洁煤炭颗粒生产项目，不属于两高项目行业，符合国家和省产业规划、产业政策，项目正在办理环评手续，严格按照节能审查、碳排放达峰目标等相关要求建设，不涉及钢铁产业。
（2）根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）判定，项目属于允许类，不属于落后产能项目。
（3）项目不涉及含VOCs原辅材料和产品。
	符合

	2
	优化能源结构：
大力发展新能源和清洁能源；严格合理控制煤炭消费增长；开展燃煤锅炉关停整合；推动工业炉窑清洁能源替代，有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工业余热、电能、天然气等清洁能源进行替代。
	项目不涉及燃煤锅炉，燃料使用电能，符合优化能源结构要求。
	符合

	3
	提升面源污染治理精细化水平：
持续推动扬尘污染治理管控。严格落实建筑施工工地“六个百分之百”要求，对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。到2025年，城镇装配式建筑和采用装配式技术体系建筑占新开工建筑面积比重达30%；昆明市主城区道路机械化清扫率达90%左右，其他地级城市建成区达85%左右，县城达70%左右。
	本次评价已按照建筑施工工地“六个百分之百”要求提出施工期间扬尘污染防治措施。

	符合

	4
	强化多污染物减排：
（1） 推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全省80%以上的钢铁产能完成超低排放改造，力争50%以上的水泥熟料产能、合规焦化产能完成超低排放改造。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路。
（2） 深入治理餐饮油烟和恶臭异味。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。加强对恶臭异味扰民问题的排查整治，投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。因地制宜解决人民群众反映集中的露天烧烤、油烟及恶臭异味扰民问题
	（1）项目为环保清洁煤炭颗粒生产项目，不涉及钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉，项目废气经布袋除尘处理后达标排放，无生产废水，洗手水收集后用于洒水降尘，不外排，能耗低、污染小、资源利用率高，固废100%处置，符合绿色制造要求。
（2）项目不设食堂。
	符合


综上所述，本项目符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（云政发〔2024〕14号）相关要求。
十二、项目选址合理性分析
（1）用地规划
项目租用原玉溪市星光平板玻璃制造有限公司空置厂房，不涉及新增占地，用地位于城镇开发边界内，属于建设用地，不涉及占用红塔区永久基本农田，不涉及占用红塔区生态保护红线。项目已取得玉溪市红塔区大营街街道同意选址的证明意见。项目符合《玉溪市红塔区大营街街道国土空间总体规划（2021-2035）》用地要求。根据《云南省生态功能区划》，项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线。项目符合玉溪市生态环境局印发的《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）。
（2）项目周围环境及环境相容性影响分析
项目占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区、国家公园、地质公园、自然遗产地、饮用水源保护区、永久基本农田、生态保护红线等环境敏感区。项目区域环境空气质量能够满足功能区划要求。项目周围声环境质量满足功能区划要求。
项目周边最近居民点为北面270m处的辛家屯，东面60m处为玉溪汇龙生态园游乐场，南面紧邻宏祥家俬，西面紧邻原玉溪市星光平板玻璃制造有限公司。
项目干燥工序产生的颗粒物经布袋除尘处理后在车间无组织排放，装卸、造粒、堆存等产生的颗粒物均呈无组织排放，经预测，无组织颗粒物经布袋除尘、车间密闭、厂房阻隔后，厂界监控点浓度满足相应排放标准，对周围环境影响小；项目无生产废水，厕所使用周边公厕，生活污水仅为洗手水，用桶收集后用于厂区道路洒水降尘，不外排；厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；固废处置率100%。项目运营期采取相应环保措施后，各类污染物均可稳定达标排放，对周围环境影响较小。
综上所述，从项目选址的用地规划、周围环境、环境影响等方面分析，项目选址合理。
十三、对玉溪汇龙生态园景观影响分析
玉溪汇龙生态园位于本项目东侧约60m处，本项目各生产工序均在密闭车间内进行，车间外靠汇龙生态园一侧种有绿化带，形成立体防尘、视觉遮挡屏障，消除工业构筑物对景区观景视线的直视干扰。为减缓本项目对汇龙生态园的景观影响，厂区不设排气筒，不设置大型工业广告牌和高耸工业标识，减少视觉突兀感。每日对厂房外墙、门窗进行清扫，防止粉尘长期堆积形成黑色墙面，保持厂区整洁美观；大风、降雨前全面清扫积尘，降低粉尘迁移量。
十四、平面布置的合理性分析
[bookmark: 6996765-7219644-3]本项目租用原玉溪市星光平板玻璃制造有限公司空置厂房，不改变厂内其他构筑物的空间布局。项目总平面布置中，充分考虑安全和各区功能的基础上尽量节约用地，合理布局，总体布设疏密有秩，能满足物料和产品的运送等所需的交通条件。干燥区位于生产车间西面，办公区位于东南面，处于侧风向。
综上，本项目布局合理，环保设施布置相对合理，能有效收集相关污染物的同时降低了对自身及周围环境的影响，总体布局合理可行。
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2、 [bookmark: _Toc17172]建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来
近年来，国家持续推进煤炭清洁高效利用、节能减排及循环经济发展战略，相继出台多项政策鼓励低值煤炭资源提质改造、清洁成型加工，严禁原煤散烧、粗放利用，大力推广洁净成型燃料替代传统原煤燃料，助力工业、民用领域绿色低碳转型升级。同时云南省、玉溪市持续优化能源产业结构，推进区域煤炭资源集约化、规范化、清洁化利用，整治原煤露天堆放、粗放加工带来的扬尘污染、资源浪费、能效偏低等问题，为褐煤提质成型产业发展提供了良好的政策环境与发展契机。 
褐煤作为区域存量丰富的低值煤炭资源，具有储量大、分布广、开采成本低的优势，但原生褐煤存在热值低、水分高、易风化、燃烧不充分、散烧污染大等缺陷，直接利用效率极低，且露天堆放、零散加工易产生无组织粉尘、物料流失等环境问题，资源综合利用率偏低。为有效破解原生褐煤利用短板，充分盘活本地褐煤资源优势，实现低值资源高值化利用，填补区域清洁成型燃料供应缺口，云南华熵能源科技有限公司立足玉溪市本地资源禀赋与市场需求，依托成熟的褐煤干燥、成型加工技术，计划在玉溪市红塔区大营街街道师旗工业园区76号选址建设年生产3.6万吨清洁环保褐煤颗粒燃料项目。
目前，玉溪市及周边区域工业供热、电厂用煤、水泥厂用煤、蔬菜大棚供暖、生物质配套燃烧等领域对清洁型煤燃料需求量大，传统散煤因环保不达标逐步被市场淘汰，清洁致密褐煤成型燃料凭借燃烧充分、粉尘低、排放少、热值稳定的优势，市场前景广阔。本项目采用先进的物料输送、气流干燥、压制成型、环保除尘一体化生产工艺，替代传统粗放式褐煤加工模式，全过程配套完善的废气收集治理设施，可有效解决原生褐煤利用污染大、利用率低的痛点，符合生态环保要求及煤炭清洁利用产业政策。
项目前期，公司已完成市场调研、工艺论证、设备选型、现场踏勘及技术经济分析，充分结合厂区场地条件、区域环保管控要求，优化生产工艺与环保治理方案，项目技术成熟、工艺可行、资金可控、市场稳定。项目建成投产后，可规模化实现褐煤资源清洁提质加工，大幅提升本地煤炭资源综合利用率，减少区域大气污染物排放，优化地方能源消费结构，同时带动区域就业、增加地方税收，兼具显著的环境效益、经济效益与社会效益。综上，本项目具备充分的建设必要性与可行性。
为响应区域煤炭资源清洁化、资源化综合利用发展要求，盘活闲置工业存量资产，提升低值褐煤资源利用效率，云南华熵能源科技有限公司依托玉溪市红塔区大营街街道师旗社区现有闲置工业厂房，投资建设年生产3.6万吨清洁环保褐煤颗粒燃料项目。本项目总投资200万元，租赁原星光平板玻璃厂闲置厂房开展建设，无需新增建设用地，符合存量土地盘活及产业提质增效的发展导向。本项目于2026年3月19日，取得了玉溪市红塔区发展和改革局出具的投资项目备案证（项目代码：2603-530402-04-01-418382）。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令），建设项目应执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于：二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25中的“42 精炼石油产品制造251；煤炭加工252”中的“煤制品制造”，应编制环境影响报告表。受云南华熵能源科技有限公司的委托，我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我公司组成环评项目组，对项目场地及周边环境进行了现状调查、实地踏勘和调研工作，对项目进行资料收集，工程分析和影响分析后，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），编制了《年生产3.6万吨清洁环保褐煤颗粒燃料项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
二、建设内容及规模
[bookmark: _Hlk192498058]本项目租用原玉溪市星光平板玻璃制造有限公司空置厂房及办公区，用地面积1956.67m2（用地性质为建设用地）。建设内容及规模详见表2-1。
[bookmark: _Hlk194483000]表2-1本项目工程组成一览表
	[bookmark: _Hlk194482757]工程
内容
	名称
	工程内容
	备注

	主体
工程
	生产车间，1层
	彩钢瓦结构，占地面积1700.57m2。
	建筑面积1700.57m2，为全密闭厂房（仅留车辆进出口），主要布置有给料设备、分料设备、制粒机、循环干燥设备、打包机等。
	利用空置厂房，主要进行设备安装

	辅助工程
	办公室，1间
	彩钢瓦结构，占地面积256.10 m2。
	位于生产车间外，项目东南侧。
	利用空置厂房

	储运工程
	原料区
	彩钢瓦结构，占地面积400 m2，位于生产车间内。
	利用空置厂房

	
	成品区
	彩钢瓦结构，占地面积200 m2，位于生产车间内。
	利用空置厂房

	公用
工程
	供电
	厂区现有供电电网。
	依托

	
	供水
	厂区现有自来水供水管网。
	依托

	环保工程
	废水
	无生产废水，厕所使用周边公厕，洗手水用桶收集后用于厂区洒水降尘。
	新建

	
	废气
	干燥粉尘经布袋除尘处理后在车间内无组织排放。
	新建

	
	固废
	生产设备送专业机构维修，厂内不产生废机油。
	新建

	
	
	垃圾桶若干
	新建

	
	噪声
	采取基础减振、建筑隔声，高噪声设备安装消声、减振装置。
	新建


三、主要生产设备
本项目主要设备详见下表。
表2-2  本项目主要设备一览表
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	装载机
	1
	台
	原料转运

	2
	计量给料设备
	1
	套
	定量送料

	3
	计量分料设备
	1
	套
	物料均分分配

	4
	550型制粒机（颗粒机）
	4
	台
	颗粒成型设备

	5
	皮带输送机
	10
	条
	物料密闭输送

	6
	大斜角输送皮带
	3
	条
	提升上料

	7
	电控系统
	2
	套
	设备关停控制

	8
	循环干燥设备（采用鼓风机通自然风物理干燥，每套循环干燥设备配套4个干燥桶仓）
	2
	套
	产品风干脱水

	9
	布袋除尘器
	2
	套
	粉尘收集处理

	10
	离心风机
	2
	台
	干燥循环送风

	11
	引风机
	2
	台
	除尘引风

	12
	自动计量打包机
	1
	套
	成品封装

	13
	叉车
	1
	台
	成品转运出库

	14
	除铁器
	2
	台
	除去原料中杂质


4、 原辅材料及能源消耗
根据建设单位提供的资料，项目外购弥勒市新哨镇山心村已经破碎的褐煤（粉状），含水率约30%，生产过程不添加粘结剂、助燃剂、固化剂等辅料与化学添加剂。项目运营期间各原辅材料消耗情况见表2-3。
[bookmark: _Hlk194485197]表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗情况
	序号
	名称
	用量
	最大存储量
	备注

	1
	褐煤
	41155.434t/a
	1000t
	外购

	2
	包装袋
	5万只/a
	5000只/a
	外购

	3
	水
	90t/a
	/
	/

	4
	电
	99.84万kWh/a
	/
	/


原料如下：
	[image: 66d73f2a-2983-40ec-98b4-2e584f05d15b]
	[image: 305df419-5cd0-45a8-b2fc-ae4536352f49]


原煤煤质分析
根据业主提供的煤质检测报告，本项目的原料褐煤分析结果详见下表。
表2-4  煤质分析一览表
	分析项目
	单位
	结果

	固定碳(FCad)
	%
	31.24

	挥发分(Vad)
	%
	48.26

	灰分(Aad)
	%
	12.16

	全水分（Mt）
	%
	28.17

	分析水分(Mad)
	%
	8.34

	全硫（St,ad）
	%
	0.47

	焦渣特征（CRC）
	/
	1

	空干基高位发热量(Kcal/kg)
	Kcal/kg
	5318.92

	收到基低位发热量(Kcal/kg)
	Kcal/kg
	3248.99


本项目生产原料为外购粉状褐煤，为严格落实煤炭清洁利用管控要求、保障产品质量稳定、满足环保准入条件，项目原料准入严格执行《商品煤质量管理暂行办法》（2015年实施）相关质量标准。建设单位对进厂褐煤原料实行入库前抽检管控，对全水分、灰分、全硫、发热量等关键指标进行把关，杜绝不合格原料进厂生产，确保生产工况稳定及污染物排放可控。结合项目生产工艺及规范要求，本项目褐煤原料进厂质量控制要求如下：全水分≤30%，灰分≤15%、全硫≤0.5%，低位发热量≥12.5 MJ/kg。
五、建设规模及产品方案
[bookmark: _Hlk194485573]项目建成后，年产3.6万吨褐煤颗粒燃料，原料含水率约30%，因此造粒过程不需要添加水，干燥后的产品含水率约为20%。产品质地致密、成型率高、不易松散、扬尘量低，属于清洁型固体成型燃料，主要供应大棚集中供热使用，替代散煤无序燃烧，燃烧充分、粉尘及有害气体排放更低，符合区域散煤治理、清洁取暖、节能减排的总体管控要求。
表2-6 项目产品方案
	序号
	产品名称
	年产量
	尺寸
	备注

	1
	环保清洁煤炭颗粒
	3.6万吨
	Φ10-12mm
	部分成品散装外售，部分成品袋装外售（35kg/袋）


项目仅对原生粉状褐煤进行物理脱水、挤压成型加工，不改变煤质化学组分，无化学反应，产品质量执行《商品煤质量管理暂行办法》（2015）中相关要求，《商品煤质量管理暂行办法》（2015）中规定商品煤（褐煤）基本质量要求为：灰分≤30%、全硫≤1.5%。远距离运输（运距＞600 km）时：发热量≥16.5 MJ/kg、灰分≤20%、硫分≤1.0%。
六、劳动定员及工作制度
[bookmark: _Hlk194485709]劳动定员：本项目建成后，职工10人，包含生产操作、设备巡检、日常管理及辅助岗位人员，不在厂区食宿。
工作制度：全年运营300天，三班制，每班工作8小时。
七、给排水及水平衡图
1、给水
[bookmark: _Hlk194485758]本项目给水依托厂区现有市政供水管网。项目用水定额及用水量依据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2026）进行核算。本项目生产过程无用水工序，本项目不清洗车间地面，因此不产生生产废水。本项目废水主要为生活污水。
1）生活污水
本项目劳动定员10人，不在项目区食宿，厕所使用周边公厕，仅产生少量洗手水，参照《云南省地方标准》（DB53/T168-2026），用水量按30L/（人·次）计，用水量为0.3m3/d，排污系数为85%，则工作人员生活污水产生量为0.25m3/d。
2、排水
项目实行雨污分流制，雨水排入厂外农灌沟。厕所使用周边公厕，生活污水主要为员工洗手水，用桶收集后用于厂区洒水降尘。
3、水平衡图


图2-1  水平衡图（单位：m3/d）
4、物料平衡


图2-2  物料平衡图
八、项目环保投资
[bookmark: _Hlk194486568]本项目建设投资为200万元，环保投资为17.5万元，占总投资比例8.75%，环保投资情况见下表。


表2-7  项目环保投资一览表
	[bookmark: _Hlk194486699][bookmark: _Hlk194486624]时段
	项目名称
	治理措施
	数量
	投资

	施工期污染防治措施
	洒水降尘、固废清运
	/
	2

	运营期
	废水污染防治措施
	生活污水
	收集桶
	2个
	0.1

	
	大气污染防治措施
	干燥废气（颗粒物）
	经布袋除尘后在车间无组织排放
	2套
	10

	
	固废处理
	生活垃圾收集桶
	垃圾桶
	2
	0.5

	
	噪声防治
	设备噪声
	采取基础减振、建筑隔声，高噪声设备安装消声、减振装置。
	/
	5

	合计
	
	17.5




	工艺流程和产排污环节
	[bookmark: _Toc25794]一、施工期工艺流程及产污节点
[bookmark: _Toc23483]本项目施工期内容主要是设备安装以及建设配套环保设施。施工期工艺流程及产污节点分析见下图。项目施工工艺详见图2-3。


图2-3 施工期工艺流程及产污环节图
（1）配套环保工程
项目配套工程主要为布袋除尘器等的安装，施工过程中主要产生建筑垃圾、扬尘、机械废气、机械噪声等污染物。
（2）设备安装工程
[bookmark: _Toc14648]项目设备安装工程主要为生产设备的安装等。此过程中使用电钻、切割机等施工机械，会产生机械噪声，此外，此过程还会产生包装材料等固体废物。
二、运营期工艺流程及产污节点分析





原料（褐煤）
给料
分料
成品小料仓
包装
干燥
造粒
噪声
固废
待售
噪声
除铁
噪声、粉尘
布袋除尘
噪声
噪声
皮带输送
颗粒物
车间内无组织排放
皮带输送
皮带输送
散装待售
皮带输送
风机
送风
气态水
进入空气
装卸粉尘
无组织排放

图2-4 项目运营期生产工艺流程图
（1）外购原料：外购已经过厂家破碎的褐煤，含水率30%。原料（粉状）直接使用，项目区不涉及破碎和筛分。生产过程不使用任何粘合剂、固化剂、助燃剂等辅料与化学添加剂。
（2）给料：使用装载机将物料加入进料仓内，进料仓用皮带连接将物料输送至分料设备，此过程产生噪声。因褐煤含水率较大，因此无原料上料粉尘。因原料中可能混有少量铁制杂物，需要对原料进行除铁工序，除去原料中的含铁杂质。
（3）分料：使用分料设备将物料加入料仓内，料仓用皮带连接将物料输送至造粒机，此过程产生噪声。因褐煤含水率较大，因此无分料粉尘。
（4）造粒：进入造粒机（使用电为能源，不使用热源）的物料通过造粒机中的压辊物理挤压，挤压成型的物料在造粒机出口处切成圆柱形颗粒，整个造粒过程为物理挤压成型，不使用任何粘合剂及添加剂，也不用添加自来水。此过程产生噪声和少量粉尘。
（5）干燥：经过造粒机加工的半成品通过皮带输送至两套并行循环干燥设备进行干燥处理，双线同步作业，每条线配有1台鼓风机、1台引风机、4个干燥桶仓、1台布袋除尘器，通过鼓风机向干燥仓内送入常温自然风进行干燥（每个桶仓风量为1000m3/h），分批次干燥，每批次干燥时间约为8小时，物料的水分自然蒸发，干燥过程中会产生少量粉尘，干燥仓外层设有集气层，每条干燥工序生产线各配套1台布袋除尘器，产生的粉尘在引风机作用下排出干燥桶经收集进入布袋除尘器处理后在车间内无组织排放，收集的除尘灰回用于生产。
（6）包装：干燥后的合格颗粒成品输送至自动计量打包机完成封装作业，该过程产生噪声，产品为颗粒状，且含水率20%，因此无包装粉尘。
（7）成品：部分成品散装外售；部分成品经包装机包装后袋装外售主要供给本地水泥厂、大棚供热使用。
说明：根据大连理工大学《褐煤低温热改质过程及冷凝水水质研究》中采用云南小龙潭褐煤进行干燥脱水改质试验的试验结果，褐煤在加热至温度150℃前，煤内的含氧官能团基本未发生变化，在150℃以上时羧基开始脱除，在达到400℃时，羧基基本全部脱除完毕，其后褐煤进入煤焦化过程，更多的羟基分解则将在焦化过程中发生。本项目通过鼓风机向干燥仓内送入常温自然风进行干燥，故不产生酚类化合物。干燥温度＞120℃是产生气态含硫化合物的临界条件，≤120℃脱水基本无硫化物废气，故本项目不产生含硫化合物。


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，项目位于云南省玉溪市红塔区大营街街道师旗社区，租用原玉溪市星光平板玻璃制造有限公司空置厂房进行建设。该厂房现已清空，内部无任何生产设施，属于闲置状态。
原玉溪市星光平板玻璃制造有限公司场地生产期间防渗管控规范，无历史污染事故；停产后原辅材料、生产废渣、危险废物全部规范清运处置，生产设施、涉污构筑物完整拆除清理。
根据现场踏勘，项目区域不存在原有环境污染问题，无土壤、地下水遗留污染。本生产厂房墙体、屋面、门窗围护完整，无大面积破损、缺失孔洞，整体密闭效果良好，可有效阻断雨水、地表径流汇入车间内部，仅局部少量密封胶老化、缝隙漏风；地面无裂缝、起砂、腐蚀破损，无渗漏痕迹，防渗体系满足现有生产需求。
下一步将完成厂房封闭修补工作：更换锈蚀破损围护板材，封堵墙体孔洞，补齐密闭门窗并加装密封设施，修缮屋面雨水系统，杜绝雨水汇入车间，完工后建立常态化防渗巡检维护机制，消除土壤、地下水的环境风险。















[bookmark: _Toc5690]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量现状
（1）环境空气质量标准
本项目所在地属于二类环境功能区，TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O32030年12月31日前执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）（2026年3月1日实施）中过渡阶段浓度限值中的二级标准，2030年12月31日后执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）（2026年3月1日实施）中二级标准浓度限值。
表3-1环境空气质量标准
	污染物项目
	取值时间
	过渡阶段浓度限值（二级标准）μg/m3
	二级标准浓度限值μg/m3
	标准来源

	TSP
	年平均
	/
	200
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	
	24小时平均
	/
	300
	

	SO2
	年平均
	60
	20
	

	
	24小时平均
	150
	50
	

	
	1小时平均
	500
	150
	

	NO2
	年平均
	40
	30
	

	
	24小时平均
	80
	50
	

	
	1小时平均
	200
	200
	

	CO
	24小时平均
	4000
	4000
	

	
	小时平均
	10000
	10000
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	160
	

	
	1小时平均
	200
	200
	

	PM10
	年平均
	60
	50
	

	
	24小时平均
	120
	100
	

	PM2.5
	年平均
	30
	25
	

	
	24小时平均
	60
	50
	

	注：过渡阶段指标准实施之日2026年3月1日起至2030年10月31日止；2031年1月1日起执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。


（2）环境空气质量现状
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，环境空气质量现状采用地方环保部门发布的环境质量报告中的结论。
根据《2024 年玉溪市生态环境状况公报》，2024年，玉溪中心城区环境空气质量优良天数比率为99.5%，其余县（市、区）空气质量优良天数比率均达99%以上。全市4个酸雨监测点监测显示，未出现酸雨。
因此，项目所在区域环境空气质量达标，为达标区。
（3）特征污染物
本项目涉及的特征因子为TSP，为了解评价范围内特征因子TSP的环境质量，本项目TSP引用云南绿宸中检联环境检测有限公司于2025年8月27日~29日对《可再生能源替代化石能源集中供热项目环境影响评价报告表》中的监测数据，该监测点位于本项目东南侧约4.9km处，该监测点位于项目5km范围内，监测时间为近3年数据，因此监测数据为有效数据。具体监测结果如下表3-2所示，
表3-2  所引用的特征污染物监测结果   单位：μg/m3
	监测
点位
	监测点坐标
	污染物
	平均时间
	评价标准
/(μg/m³)
	监测浓度范围
/(μg/m³)
	最大浓度占标率%
	超标
率%
	达标
情况

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	

	本项目东南侧4.9km处
	102.534501
	24.321314
	TSP
	24h
	300
	104~116
	38.67
	0
	达标


根据上表可知，项目所在区域的TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级标准浓度限值要求。项目所在区域环境空气质量状况良好。
2、地表水环境质量现状
（1）地表水环境质量标准
本项目最近地表水体为项目东侧约600m处的密罗河，密罗河由南向北汇入玉溪大河，属珠江流域西江水系南盘江支流。根据《云南省水功能区划》（云南省水利厅2014年修订版），项目所在河段属于“曲江红塔景观、农业用水区”功能区，水环境功能为景观用水、农灌用水，2030年水质考核目标为Ⅲ类。标准限值如下所示。
表3-3 地表水环境质量标准单位：mg/L，pH为无量纲
	序号
	项目
	Ⅲ类标准值

	1
	pH
	6～9

	2
	高锰酸盐指数
	≤6

	3
	COD
	≤20

	4
	BOD5
	≤4

	5
	总磷（以P计）
	≤0.2（湖、库0.05）

	6
	总氮（湖、库，以N计）
	≤1.0

	7
	铜
	≤1.0

	8
	锌
	≤1.0

	9
	铅
	≤0.05

	10
	砷
	≤0.05

	11
	镉
	≤0.005

	12
	汞
	≤0.0001

	13
	六价铬
	≤0.05

	14
	石油类
	≤0.05

	15
	硫化物
	≤0.2

	16
	溶解氧
	≥5

	17
	挥发酚
	≤0.005

	18
	氨氮
	≤1.0

	19
	阴离子表面活性剂
	≤0.2

	20
	粪大肠菌群（个／L）
	≤10000

	21
	锰*
	≤0.1

	22
	铁*
	≤0.3

	23
	氟化物
	≤1.0


注：*铁、锰标准限值来自集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值。
（2）地表水质量现状
玉溪大河红塔区段有一例行监测断面，位于矣读可（省控断面），根据玉溪市生态环境局2025年6月5日发布的《2024年玉溪市环境状况公报》，玉溪大河矣读可断面水质类别为Ⅳ类，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，水质不能达标原因主要为玉溪大河沿途接纳周边村庄生活面源及农田面源所致，目前红塔区综合采取控源截污、内源治理、生态修复等措施，持续对玉溪大河展开全方位系统治理。
3、声环境质量现状
（1）声环境质量标准
根据玉溪市红塔区声环境功能区划（2019-2029），本项目所在区域属于二类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，执行标准限值见表3-4。

表3-4 声环境质量标准单位：dB(A)
	声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	2类
	≤60
	≤50


（2）声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：“厂界外周边50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”经现场踏勘，项目周边50m 范围内没有噪声保护目标。因此无需对声环境进行监测。项目区周边以道路及企业为主，区域声环境质量一般。
4、生态环境质量现状
[bookmark: _Hlk192511396]项目所在区域生物多样性程度较低，受人类活动一定的影响。经现场调查，项目所在区域内无珍稀野生动、植物，无文物古迹等需特殊保护的目标。
5、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中现状调查章节相关规定：土壤、地下水环境质量现状调查：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目为煤制品制造项目，利用粉状褐煤进行物理压制成型、干燥（常温风），不涉及采煤、选煤、洗煤和破碎工序，项目利用空置厂房（占地面积为1956.67m2）进行布设，不新增占地，生产线均布设于封闭的生产车间内，厂区地面进行了硬化，生产不用水，厕所使用周边公厕，生活污水仅为职工洗手水，用桶收集后用于厂区洒水降尘，不外排，对土壤、地下水环境影响较小，故不开展环境质量现状调查。




	[bookmark: _Hlk192512164]





环境
保护
目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目环境影响报告表环境保护目标设置范围如下：
1、大气环境：项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为辛家屯、师旗、玉溪汇龙生态园。
2、声环境：本项目50m范围内无声环境保护目标。
3、地表水环境：项目所在地附近主要地表水体为东面600m处的密罗河、北面1000m的玉溪大河。
4、地下水环境：项目厂界外500米范围内地下水保护目标为玉溪汇龙生态园泉点。
5、生态环境：项目场地及周边300m范围内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种，无生态环境保护目标。
表3-5 项目主要环境保护目标情况
	[bookmark: _Hlk192512100]保护内容
	名称
	坐标
	相对项目方位
	相对厂址距离（m）
	人口（人）
	保护级别

	
	
	东经（°）
	北纬（°）
	
	
	
	

	大气环境
	辛家屯
	102.486756
	24.341134
	北
	270
	约860
	2030年12月31日前执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限制中二级标准，自2031年1月1日起执行该标准浓度限制二级标准要求

	
	师旗
	102.486799
	24.333079
	东南
	490
	约500
	

	
	玉溪汇龙生态园
	102.486573
	24.337087
	东
	60
	约100
	

	地下水环境
	玉溪汇龙生态园泉点（冷水）
	102.486997
	24.336940
	东
	110
	/
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	
	玉溪汇龙生态园泉点（热水）
	102.492536
	24.335403
	东
	705
	
	

	地表水环境
	密罗河
	/
	/
	东
	600m
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	玉溪大河
	/
	/
	北
	1000m
	/
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	[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK117]1、废气排放标准
（1）施工期
施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值标准。
表3-6大气污染物排放限值单位：mg/m3
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（2）运营期
①粉尘
项目原料含水率30%，生产过程中会产生少量粉尘，项目生产车间均采用彩钢瓦封闭设置，干燥工序粉尘经集气罩收集后由布袋除尘装置处理后在车间内无组织排放，项目厂界无组织颗粒物排放标准执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值，标准值见下表。
表3-7 煤炭工业污染物排放限值
	污染物
	监控点
	煤炭工业所属装卸场所
	煤炭贮存场所、煤矸石堆置场

	
	
	无组织排放限值（mg/m3）（监控点与参考点浓度差值）

	颗粒物
	周界外质量浓度最高点
	1.0
	1.0

	二氧化硫
	
	-
	0.4


2、废水排放标准
项目采用雨污分流制排水方式。生产不用水。厕所使用周边公厕，生活污水仅为职工洗手水，用桶收集后用于厂区洒水降尘。
3、噪声排放标准
（1）施工期：项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中规定的排放限值。
表3-8 建筑施工场界环境噪声排放限值
	施工阶段
	昼间
	夜间

	排放限值dB(A)
	70
	55


（2）运营期：项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
表3-9 噪声排放标准 单位：dB(A)
	声环境功能区类别
时段
	昼间
	夜间

	2类
	≤60
	≤50


4、固体废物控制标准
本项目运营期固体废物主要为车间沉降粉尘、除铁杂质、布袋除尘器收集的粉尘、废包装材料、生活垃圾等，生产设备送至专业维修机构维修，厂区内不产生废矿物油等危险废物。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）；
    




	总量
控制
指标
	[bookmark: _Hlk194508718]

根据国家规定的污染物排放总量控制原则，本项目总量控制指标为：
（1）废气：无组织颗粒物0.625t/a。
（2）废水：本项目无生产废水，厕所使用周边公厕，生活污水仅为职工洗手水，用桶收集后用于厂区洒水降尘，不外排，故本评价不对项目废水污染物排放作总量控制要求。
（3）固体废弃物：本项目固体废弃物处置率达100%。








[bookmark: _Toc10422]
四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	施工期主要工程内容为设备安装以及建设配套环保设施。项目设备安装工程主要为生产设备的安装等，此过程中使用电钻、切割机等施工机械，会产生机械噪声，此外，此过程还会产生包装材料等固体废物。项目配套环保工程主要为布袋除尘器等的安装，施工过程中主要产生建筑垃圾、机械废气和机械噪声等污染物。施工期污染防治措施如下：
1、施工期大气环境保护措施
施工过程中废气主要为无组织粉尘，为了减轻扬尘对周围环境影响，施工期间应做到如下措施：
（1）本项目租用已建好的空置厂房进行建设，施工过程大部分均在密闭的车间内进行，粉尘排放量小，采取定期清扫、洒水抑尘等措施来降低扬尘的产生。
（2）在施工期间，根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。
（3）尽量避免在大风天气下进行施工作业。
（4）材料堆场进行遮盖并设置防护措施，加强洒水降尘工作，防止大量扬尘产生。
（5）项目区厂区及周边道路已全部硬化，安排专人对进出厂区的车辆进行指挥，控制车辆行驶速度，同时车辆装载不能过满，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并定时对厂区道路等采取洒水抑尘；项目运输车辆运输过程中会产生汽车尾气，主要污染物为NOx、CO和THC等，一般情况下，汽车尾气排放量不大，属于无组织排放，在大气中自行扩散，对周围环境影响较小。
经采取上述措施后，本项目施工期产生的废气对周边大气环境影响较小。
2、施工期废水环境保护措施
施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。施工废水经过沉淀处理后，上清液回用作为道路洒水降尘。施工人员厕所使用周边公厕。
3、施工期噪声环境保护措施
工程施工过程中噪声影响主要来源于施工机械运行和运输车辆产生的噪声。为了减少施工期间噪声对周围环境的影响，采取以下措施：
（1）选用低噪声设备，施工设备定期进行维护保养，避免因设备故障产生高噪声的现象，同时对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；
（2）合理布局施工设备，在不影响施工的情况下将噪声设备尽量不集中安排；
（3）合理布置施工作业面和安排施工时间，禁止昼间12:00～14:00及夜间22:00～次日6:00进行施工；
（4）应强化行车管理制度，运输车辆限速行驶，保证场内运输畅通，减少噪声对周围保护目标的影响。
4、施工期固体废物环境保护措施
①建筑垃圾由建设单位要求施工单位规范运输，不能随路洒落，不能随意倾倒堆放建筑垃圾，及时清理和搬运至住建部门规定的指定地点，且严禁排入附近内河水体。施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料及建筑垃圾。
②包装废弃物应统一收集后出售废品回收站处理。
③生活垃圾禁止随意堆弃，统一收集后，自行清运至生活垃圾集中处置点处置。
综上所述，施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，且本项目施工期内容主要是设备安装以及建设配套环保设施，故本项目施工噪声和扬尘对周围环境影响较小，且这些影响随着施工期结束，施工噪声、扬尘等问题也会消失。
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	一、大气环境影响和保护措施
（1）废气产排计算过程简述
本项目采用常温自然通风干燥工艺，生产全程不设置锅炉、热风炉等燃烧加热设备，物料处理温度低于120℃，仅脱除褐煤外在水分，煤中硫化物不会分解逸出二氧化硫，生产工序无SO2产生。
项目原料褐煤含水率高、且原料区位于车间内，按经验公式核算原料堆存扬尘产生量可忽略不计。项目运营期间废气主要为装卸粉尘、成品区堆场粉尘、造粒粉尘、干燥粉尘、气态水。
1）装卸粉尘
褐煤转载装卸将产生一定扬尘，转载落煤高度约2m，扬尘采用“秦皇岛港口煤炭装卸起尘及其扩散规律研究”得出的公式计算，计算公式如下：
Q=0.03V1.8·H1.23·e-0.23w
式中：Q——煤炭装卸起尘量，kg/t；
V——风速，m/s，取1m/s；（原料区封闭式设置，考虑卸煤时扰动风速取1m/s）；
W——含水率，%，取30%（本项目原料褐煤含水率约为30%）
H——卸料落差高度，取2m。
根据公式计算得本项目原煤装卸扬尘量为0.000071kg/t，本项目原料和成品共卸料约77000t/a，则卸料扬尘产生量为5.467kg/a。
项目原料区和生产区均在密闭车间内，采用彩钢瓦封闭仅保留出入口，粉尘经阻隔后，大部分在厂房内沉降，少部分溢出，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，半密闭式车间控制效率60%，则无组织粉尘排放量为2.187kg/a。
2）成品堆存粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“252 煤炭加工行业系数手册中的表42524 煤制品制造行业”，堆存环节颗粒物产污系数为0.0167kg/t.产品，本项目成品大部分为袋装，并且呈颗粒状（Φ10-12mm），成品区设置在生产车间内，车间采用彩钢瓦封闭仅保留出入口，粉尘产污系数为堆存产污系数的40%，即0.006kg/t.产品，本项目年产3.6万吨环保清洁煤炭颗粒，一天运行24小时，则成品堆存环节粉尘产生量为0.216t/a，0.03kg/h，粉尘经车间阻隔后，大部分在厂房内沉降，少部分溢出，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，半密闭式车间控制效率60%，则无组织粉尘排放量为0.086t/a，0.012kg/h。
3）造粒粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“252 煤炭加工行业系数手册中的表42524 煤制品制造行业”，成型环节颗粒物产污系数为0.0167kg/t.产品，本项目年产3.6万吨环保清洁煤炭颗粒，一天运行24小时，则成型造粒环节粉尘产生量为0.6t/a，0.083kg/h。项目造粒工序设置于生产车间内，车间采用彩钢瓦封闭仅保留出入口，粉尘经阻隔后，大部分在厂房内沉降，少部分溢出，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，半密闭式车间控制效率60%，则无组织粉尘排放量为0.24t/a，0.033kg/h。
4）干燥粉尘
项目设有2套循环干燥设备，每套配套1台鼓风机、1台引风机、4个干燥桶、1套布袋除尘器，通过鼓风机对干燥仓内吹入自然风进行干燥，物料的水分自然蒸发，干燥过程中会产生少量粉尘，干燥仓外层设有集气层，产生的粉尘在引风机作用下排出干燥桶经集气罩收集进入布袋除尘器处理后在车间内无组织排放，收集的除尘灰回用于生产。
参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中风速2.0~3.5m/s、物料含水率≥8%，原煤堆存产尘系数0.108kg/t，项目采用风机吹扫干燥褐煤，属于强扰动工况，本项目物料含水率30%，故扰动修正系数1.2，核算颗粒物产生系数0.13kg/t-产品，本项目优质褐煤量为36000t/a，则干燥工序颗粒物产生量为4.68t/a，0.65kg/h。本项目在每台干燥桶外围设有圆筒侧吸集气罩，产生的颗粒物在引风机（风量4000m3/h）作用下排出干燥桶经集气罩收集进入布袋除尘器处理后在车间内无组织排放。
集气效率：本项目采用圆筒侧吸集气罩，圆筒直径2.3m，高1米，与废气产生源的平均距离约0.1m，集气效率参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法(试行)》中的“包围型集气设备，敞开面控制风速不小于0.5m/s”，按85%计。
本项目干燥工序颗粒物产生量为4.68t/a，0.65kg/h，集气罩集气效率85%，布袋除尘处理效率99%，车间阻隔控制效率60%，则干燥工序颗粒物排放量为0.297t/a，0.041kg/h，
5）气态水
原料褐煤4.115万吨（含水率约30%），成品褐煤3.6万吨（含水率约为20%），产生的气态水为5150吨，挥发进入空气中。
（2）废气产排情况
[bookmark: _Hlk194499758]根据项目运营期产污环节分析，项目运营期间废气产排情况详见下表。
表4-1 本项目废气产排情况一览表
	排放方式
	污染物
	产生量（t/a）
	去除效率
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	无组织
	装卸粉尘
	0.0055
	60%
	0.0022
	0.0003

	
	成品区堆存粉尘
	0.216
	60%
	0.086
	0.012

	
	造粒粉尘
	0.6
	60%
	0.24
	0.033

	
	干燥粉尘
	4.68
	99%
	60%
	0.297
	0.041

	总计
	0.625
	0.087


（3）废气非正常排放
当环保设施不正常运行时，可能直接导致产生的废气污染物浓度大幅度增加，通常进行停产处理，不会对环境产生直接影响；当环保设施不正常运行时可直接导致废气中污染物超标排放。本次评价非正常排放情况下布袋除尘器处理效率降低为50%的情景。项目非正常排放条件下的废气排放情况详见下表。
表 4-2 项目非正常排放条件下的废气排放情况一览表
	污染源
	原因
	污染物名称
	全厂排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	单次持续时间
	年发生频次

	粉尘
	因布袋除尘器故障导致处理效率为50%
	颗粒物
	1.405
	0.195
	2h
	1次


根据上表，非正常排放情况下（即废气处理系统处理效率为50%），无组织颗粒物排放浓度虽然能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值1.0mg/m3，为了进一步降低生产废气排放对周围环境空气的影响，必须杜绝项目废气的非正常排放，本次评价提出以下建议措施：
①应定期对环保设施进行检修，并建立台账管理制度，保证去除效果，当出现设备故障时，应及时停止生产。加强废气处理系统的日常管理和监控工作，记录废气处理系统的日常运行参数，保证废气收集装置的正常运行。
②加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、设备的正常运转。
③定期检查环保设施，保证废气处理装置的净化效率。
（4）大气环境影响分析
项目运营期无组织废气主要为颗粒物，无组织颗粒物排放量约为0.625t/a，0.087kg/h。本项目厂界无组织废气排放浓度采用“环安科技在线模型计算平台”中的“Aerscreen模型”进行预测，估算参数及结果如下：
表4-3  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
	污染源名称
	坐标(°)
	海拔高度(m)
	矩形面源
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	长度(m)
	宽度(m)
	有效高度(m)
	TSP

	矩形面源
	102.485649
	24.337988
	1646.00
	42.29
	30.08
	10.00
	0.087


表4-4  预测结果及无组织废气达标分析一览表
	离散点信息
	面源

	
	经度(度)
	纬度(度)
	海拔(m)
	下风向距离(m)
	TSP(μg/m³)

	北厂界
	102.485859
	24.337988
	1646.0
	21.28
	81.245

	西厂界
	102.485553
	24.3379
	1646.0
	13.8
	69.689

	东厂界
	102.486052
	24.337773
	1646.0
	47.31
	66.053

	南厂界
	102.485762
	24.337665
	1646.0
	37.7
	69.377

	汇龙生态园
	102.486545
	24.337391
	1647.0
	112.46
	42.188


由上表可知，项目无组织颗粒物能达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值1.0mg/m3，故本项目对周围环境的影响较小。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5对大气环境防护距离的描述，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献值浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护距离区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，根据上述厂界污染物估算，可不设大气环境防护距离。
（5）废气处理措施的可行性分析
本项目为褐煤干燥提质项目，无单独对应的《行业可行技术指南》。本次环评主要参照《252 煤炭加工行业系数手册》开展分析。
项目废气治理措施可行性分析详见下表。
表4-5 废气污染防治推荐可行技术
	《252 煤炭加工行业系数手册》
	本项目采取的治理技术
	是否可行

	烘干
	颗粒物：袋式除尘，去除率99%
	本项目设计上采用“布袋除尘”，除尘效率可达到99%，可做到污染物稳定达标排放。
	可行


本项目采用的废气治理技术可做到稳定达标排放，根据上表对比可知，废气治理技术符合《252 煤炭加工行业系数手册》中的要求，故项目废气治理技术总体可行。
同时，项目干燥工序产生的颗粒物采用布袋除尘，参照《国家污染防治技术指导目录2025年》的要求，属于鼓励类推广技术中的“烟气袋式除尘技术”，治理效率稳定，无低效淘汰类工艺，满足技术政策要求。
大气污染防治措施要求如下：
按照《储煤场安全管理规范》标准建成密闭厂房，无任何露天堆放点位，杜绝物料裸露起尘。物料堆放区、作业区、通道区物理隔离，减少粉尘交叉扩散，配套规范化通风、除尘设施。场内主干道、作业通道、装卸区域定时常态化洒水降尘，干燥、大风、高温天气加密抑尘频次，长效抑制起尘。厂区物料转运、倒运、装卸全部在封闭车间内完成，严禁厂区露天倒运、露天装卸作业。优化储运工艺流程，减少物料二次倒运、高空落差落料，落料点位设置缓冲装置、密闭围挡，降低产尘量。输送带用防尘网遮盖，出厂物料运输车辆必须全程密闭苫盖，洒水降尘，严控道路运输扬尘。每日对封闭厂房、料仓顶部、墙面、设备表面、地面浮尘进行清扫。
（7）运输路线合理性分析
本项目原料褐煤外购，采用充电汽车运输为主，成品运出时采用小型货车运输。运输路线为：厂区→124乡道→108乡道→兴福街→玉泉路→119乡道→高仓→高速公路，路线最大限度绕开集中居民点，路线未穿越生态保护红线、基本农田、自然保护区、风景名胜区等生态管控区域，符合国土空间规划及生态环境保护要求。远离河流、沟渠等地表水体，正常运输工况下不会因遗撒、冲洗造成水体污染，水环境风险低。褐煤属于普通散装货物，无重大交通安全隐患。运输车辆全部采用密闭加盖篷布，严禁超载、超高、沿途遗撒；定期检查车辆密闭状况。场外途经路段、厂内道路定时洒水降尘、机械化清扫，大风天气加密洒水频次。合理安排运输时段，避开夜间（22:00~次日6:00）集中运输，降低噪声扰民影响。加强驾驶员环保、安全培训，规范驾驶行为；车辆定期检修，确保尾气达标排放。
车辆出厂前安排专人使用铁铲、钢丝刷清理轮胎、底盘、挡泥板附着泥土、砂石；车厢外侧散落物料同步清扫，杜绝大块泥块黏附轮胎。物料不得超高超宽，全覆盖篷布扎紧，防止沿途撒落；车厢底部缝隙铺垫胶皮，减少漏料。出入口限速 5km/h，低速行驶避免轮胎甩泥、物料颠簸掉落。配备扫帚、铁锨、推雪板、小型手推式清扫工具，每2小时巡回清扫出入口50m范围内路面；车辆集中出场时段加密至每30分钟清扫一次。清扫前后对出入口、厂区道路洒水保湿，保持路面无干浮土；干燥大风天气增加洒水频次。
综上，本项目场外及厂内运煤路线路线短、路况好、通行能力充足，有效避让各类环境敏感目标及生态管控区域，人车分流、转运流程顺畅；配套污染防治、安全管控措施完善，运输过程环境影响可控。同时路线依托现有道路，无需新增工程，经济及运营保障性强。综上，本项目运煤路线规划合理。
（8）大气环境影响评价结论
项目产生的装卸粉尘、成品区堆场粉尘、造粒粉尘经车间阻隔等措施后对周围环境影响较小。干燥粉尘经“布袋除尘”处理后在车间内无组织排放。干燥产生的气态水挥发进入空气中。项目运营期主要大气污染物均能达标排放，不会造成区域环境空气质量超标，对周围环境影响较小。因此，项目废气对大气环境的影响是可以接受的。
（9）自行监测要求
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》分析，本项目排污许可实行排污许可登记管理，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)，本项目运营期废气监测要求如下表。 
表4-6   项目运营期废气自行监测要求
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	无组织厂界废气
	上风向1个点，下风向3个点
	颗粒物
	1次/年


二、地表水环境影响和保护措施
（1）废水产排情况
本项目实施“雨污分流、清污分流”排水体制，雨水经厂内雨水管网直接排入院外。本项目生产过程无用水工序，故不产生生产废水。仅产生少量生活污水。
本项目劳动定员10人，不在项目区食宿，厕所使用周边公厕（离本项目500m），仅产生少量洗手水，参照《云南省地方标准》（DB53/T168-2026），用水量按30L/（人·次）计，用水量为0.3m3/d，排污系数为85%，则工作人员生活污水产生量为0.25m3/d，75m3/a，用桶收集后用于厂区洒水降尘。
（2）废水不外排可行性分析
本项目职工洗手废水属于低污染生活杂排水，仅含有少量人体皮肤油脂、细微悬浮物，无有毒有害物质，洗手水龙头下方设置带盖密封专用收集桶单独收集洗手废水，洗手废水不接入厂区雨水沟，实现污水分开收集，从源头避免混流外排。收集后的洗手废水仅用于厂区硬化道路洒水降尘，厂区道路全部为混凝土硬化路面，进厂道路面积约600m2，用水量按3L/m2.d计，则道路洒水用水量为1.8m3/d，本项目洗手水产生量为0.25m3/d，用桶收集后用于厂区洒水降尘可行。
（3）初期雨水防控措施
全部褐煤堆存及各加工工序全部布置于密闭厂房，无露天煤堆，无露天装卸，屋面洁净雨水单独导至雨水系统。雨季前清理排水沟，疏通排水通道。雨后检查车间墙体是否渗水，及时处置松散积煤防止起尘。建立暴雨、塌方、火灾、爆炸、扬尘污染专项应急预案，每半年至少1次现场应急演练。每天清扫进厂道路，进出厂褐煤车辆全覆盖篷布，不带煤泥上路，避免路面形成污染径流。
（4）地表水环境评价结论
综上所述，本项目实施“雨污分流、清污分流”排水体制，雨水经厂内雨水管网直接排入院外。无生产废水，厕所使用周边公厕，生活污水仅为职工洗手水，用桶收集后用于厂区洒水降尘，不外排。项目废水对地表水的影响是可以接受的。
三、声环境影响和保护措施
（1）噪声源强分析
本项目运营期噪声源主要为生产设备噪声，噪声源强约70~85dB（A）。通过选用低噪声设备，风机安装消声器并加装隔音罩和减震垫，合理布局，利用墙体隔声、距离衰减等措施处理，噪声对周围环境影响较小。项目运营期间主要噪声源特性及运行噪声级见下表。
（2）噪声预测分析
1）预测模型及方法
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
2）声源数据
本项目坐标原点为预测范围图西面处，原点以东方向为X轴正方向，原点以北方向为Y轴正方向（0，0，0）。
表4-7  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	建筑物名称
	声源名称
	数量
	点声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段h/d
	建筑物插入损失/ dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	（声压级/距声源距）/(dB(A)/1m)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离/m

	[bookmark: _Hlk194507427]生产车间
	给料设备
	1
	75
	选用低噪声设备、建筑隔声、风机安装消声器并加装隔音罩和减震垫，噪音可降低10-25
dB(A)
	39.69
	16.52
	1
	5
	61.02
	24
	15
	46.02
	1

	
	分料设备
	1
	75
	
	36.8
	16.91
	1
	5
	61.02
	24
	15
	46.02
	1

	
	制粒机
	4
	75
	
	33.05
	17.00
	1
	6
	59.43
	24
	15
	44.43
	1

	
	输送皮带
	17
	70
	
	24.25
	19.86
	1
	5
	56.02
	24
	15
	41.02
	1

	
	干燥设备
	2
	70
	
	17.93
	22.12
	1
	6
	54.43
	24
	15
	39.43
	1

	
	打包机
	1
	75
	
	20.14
	13.25
	1
	5
	61.02
	24
	15
	46.02
	1

	
	引风机
	2
	85
	
	28.44
	16.52
	1
	11
	64.17
	24
	15
	49.17
	1

	
	鼓风机
	2
	85
	
	26.90
	11.33
	1
	11
	64.17
	24
	15
	49.17
	1


3）声环境保护目标
根据现场踏勘，项目周边50m范围内不存在声环境保护目标。
4）预测范围和预测点
根据项目周边环境关系，项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，故本次评价对东、南、西、北四个厂界噪声进行预测，预测项目噪声贡献值厂界达标分析。项目厂界分别设置4个预测点：分别在东、南、西、北厂界外1米处各设置1个线接受点，预测结果取最大值。
5）厂界噪声排放达标情况
本次声环境影响评价使用“噪声环境评价系统（OnlineV4）”软件进行预测，计算得出项目主要噪声源厂界贡献值。该系统是根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）构建，基于GIS的三维噪声影响评价系统。软件综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程的综合效应，最终给出符合导则的计算结果。
   [image: 5c1fbf92-5565-4be3-983d-8ae6603a905f]
图4-1  项目厂界噪声贡献值预测结果图
通过预测模型计算，项目厂界噪声的最大值预测结果与达标分析见下表。
表4-8 各噪声源至厂界贡献值   单位：dB（A）
	预测点
	空间相对位置/m
	时段
	贡献值/dB(A)
	噪声标准值/dB(A)
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东厂界
	45.5
	-16.32
	1.2
	昼间/夜间
	49.05
	昼间60
夜间50
	达标

	南厂界
	22.57
	-24.98
	1.2
	昼间/夜间
	48.83
	
	达标

	西厂界
	6.5
	35.64
	 1.2
	昼间/夜间
	49.71
	
	达标

	北厂界
	24.83
	31.91
	1.2
	昼间/夜间
	48.99
	
	达标


根据上表可知，本项目产噪设备经采取低噪声设备、风机安装消声器并加装隔音罩和减震垫，合理布局，利用墙体隔声、距离衰减，生产设备布置于生产车间等措施后，项目运营期间昼间和夜间各厂界噪声预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。项目离玉溪汇龙生态园60m，且靠近项目一侧为游乐场，游玩人数较少，故项目噪声不会对玉溪汇龙生态园及周边区域声环境造成大的影响。
为进一步减少项目设备噪声对周围环境的影响，环评要求噪声防治应采取以下对策措施：
①合理安排设备安放位置，应将噪声大的设备设置在厂房中心，把噪声影响限制在厂区内，确保厂界噪声符合标准要求。
②选用低噪声设备，生产设备均放置于生产车间内，并维持设备处于良好的运转状态；风机安装消声器并加装隔音罩和减震垫，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响。
经采取上述措施后，本项目噪声对周围环境的影响较小。
（3）噪声环境自行监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》分析，本项目排污许可实行排污许可登记管理，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目建成后，应定期组织噪声监测。若企业不具备监测条件，需委托当地具有监测资质的单位开展噪声监测。项目监测计划具体如下表所示。 
表 4-9 项目运营期噪声自行监测要求
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	厂界噪声
	东南西北厂界
	昼间、夜间等效声级Leq(A)
	1次/年
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准


四、固体废物环境影响和保护措施
（1）固体废物的产生和排放情况
本项目运营期固体废物主要为车间沉降粉尘、除铁杂质、布袋除尘器收集的粉尘、废包装材料、生活垃圾等，生产设备送至专业维修机构维修，厂区内不产生废矿物油。本项目固体废物具体产排情况如下：
1）车间沉降粉尘
本项目生产过程中会产生无组织粉尘，经车间阻隔后，部分沉降在车间内，产生量约为0.937t/a，统一收集后回用于生产。
2）除铁杂质
除铁过程中的铁屑、铁棒、铁钉等铁杂质产生量约为1t/a,这部分固体废物可回收利用，统一收集后外售给当地废品回收站。
3）布袋除尘器收集的粉尘
本项目布袋除尘器收集到的粉尘量约为3.94t/a，统一收集后回用于生产。
4）废包装材料
项目生产过程中会产生少量废包装袋，产生量约为0.1t/a，统一收集后，外售废品回收站。
 5）生活垃圾
项目员工10人，生活垃圾按0.5kg/d.人计，则产生的垃圾量为1.5t/a。生活垃圾经垃圾箱收集后，由环卫部门清运处置。
项目固废产排情况见下表。
表4-10  项目固废产生量情况一览表
	序号
	产生源
	固体废物名称
	属性
	固废代码
	产生量（t/a）
	处置量（t/a）
	最终去向

	1
	办公生活
	生活垃圾
	/
	900-099-S64
	1.5
	1.5
	环卫部门统一处置

	2
	生产
	车间沉降粉尘
	一般固废
	900-099-S59
	0.937
	0.937
	回用于生产

	3
	
	废包装材料
	
	900-099-S59
	0.1
	0.1
	外售废品回收站

	4
	
	除铁杂质
	
	900-001-S17
	1
	1
	

	6
	
	布袋除尘器收集的粉尘
	
	900-099-S59
	3.94
	3.94
	回用于生产


（2）一般固废环境影响分析
本项目厂区内设置一般固废暂存区，一般固废堆放区地面应进行硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，并制定“一般工业固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。本项目一般工业固体废物实行分类收集，分类处理，实现资源化利用，不会产生二次污染。本项目一般工业固体废物处理处置方法可行、可靠，对外环境影响很小。
厂区内一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020），具体要求如下：
①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。
②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。
③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。
④应设计渗滤液集排水设施。
⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。
⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。
五、地下水、土壤环境影响分析
本项目租用已建成的厂房进行建设，厂区内地面均已做了硬化，生产过程和物料贮存均在有顶封闭的厂房内，扬尘外逸极少，雨水无法直接冲刷煤料，项目生产不用水，厕所使用周边公厕，生活污水仅为职工洗手水，用桶收集后用于厂区洒水降尘，不外排，对土壤、地下水环境影响较小。运煤车辆密闭篷布、限速行驶，减少沿途遗撒；道路两侧定期清扫、洒水。及时清扫路面、场地散落煤料，做到日产日清，避免长期堆积。综上所述，本项目对土壤和地下水影响极小。
六、环境风险分析
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
（1）风险物质调查
根据项目工艺及原辅料使用情况，本项目原辅材料、产品为褐煤、煤颗粒，不属于危险化学品；对照HJ 169-2018，项目无重大危险源，环境风险评价开展简单分析即可。项目危险源主要为粉尘，褐煤粉尘属于可燃粉尘，具备粉尘燃爆风险。
（2）环境风险识别及分析
大气环境风险：煤堆自燃、粉尘燃爆、火灾烟气、除尘设施故障超标排放；
地表水/地下水/土壤风险：物料遗撒污染；
（3）环境风险危害分析
1、大气环境：自燃、燃爆、除尘失效会造成局部颗粒物短时超标，近距离居民、植被受短暂影响；无有毒气体持续排放，事故结束后环境可快速恢复。
2、地下水与土壤：火灾时清消废水漫流下渗仅影响厂区局部浅层地下水及表层土壤，影响范围小、可逆性强，不会造成持久性污染。
3、生态及人群健康：正常管控下不会对周边人群、动植物造成长期健康危害。
（4）环境风险防范措施
1、煤堆自燃和粉尘爆炸防范措施
1）堆场分区堆存，控制堆高、缩短堆存周期，分区预留通风通道，避免大面积密闭堆积；实施定量、定容、定周期精细化管控，杜绝无序堆存、超量堆存。严格量化管控物料堆存周期，制定原料进厂、生产加工、成品出库周转制度，缩短褐煤物料堆存静置时间，做到物料随进、随加工、随出库，避免褐煤长期堆积造成积尘增厚、局部升温、自燃隐患及粉尘累积风险。堆存区域保持规整堆放、分层压实，配套喷淋保湿抑尘，最大限度降低堆存过程中的无组织粉尘排放及安全风险。
2）对车间内电气设备采取防爆措施，堆场、作业区配备消防沙、干粉灭火器、消防水管等消防器材；严禁厂区内吸烟、违规动火，设置禁火标识；严格管控明火、焊接等动火作业，作业前清理周边煤粉，落实动火审批制度。
2、环保设施稳定运行保障
1）车间保持良好通风，定期清扫积尘，避免粉尘长期积聚；
2）建立除尘设备日常巡检、维护、清灰台账，定期检查布袋、风机，及时更换破损布袋，确保除尘设备全天候稳定运行，杜绝设备停运、失效导致的粉尘超标排放问题。
3）关键风机、主设备考虑一用一备或应急启停联锁，故障时及时停机检修，杜绝长期超标排放；规范集气系统管理，保证集气风量、集气效率稳定。
3、运输环节风险防控
1）运煤车辆必须密闭加盖篷布，严禁超载、沿途遗撒；
2）定期检查车辆车况，规避道路交通事故；途经敏感路段减速慢行。
4、火灾事故防范措施
1）原料、产品贮存的场所必须符合防火要求，远离火种，应与易燃或可燃物分开存放。
2）出入库必须检查登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度，进出车间时严禁携带火种、禁止在车间内吸烟、玩火。
3）按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及《自动喷水灭火系统设计规范》（GB150084-2001）等有关国家规范进行设计，建（构）筑物的防火间距、消防通道等应满足甚至高于消防规范的要求。各建筑物均设有安全出入口，厂区周围留有消防通道，配置相应数量的消防栓数量。
5、安全生产
严格遵守安全生产相关法律法规及行业规范，全面落实各项安全生产审批、验收手续，完善安全生产管理制度、岗位操作规程、设备安全管理制度、隐患排查治理制度。建立常态化安全隐患排查机制，每日开展车间粉尘管控、防爆设备、除尘设施、物料堆存、电气安全等专项隐患排查，对发现的隐患问题立行立改，形成闭环管理。落实全员安全生产责任制，开展岗位安全、粉尘防爆、环保操作专项培训，提升从业人员风险防控与应急处置能力，保障项目环保、安全、稳定合规运行。
（5）风险事故应急预案
建议企业根据生态环境部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，制定突发环境事件应急预案，报玉溪市生态环境局红塔分局备案。
（6）环境风险分析结论
综上所述，项目环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，其环境风险影响范围主要集中在厂区内。项目经采取事故防范措施、制定完备的环境风险应急预案后，当出现事故时，通过采取紧急的工程应急措施和必要的社会应急措施，环境风险的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状，事故环境风险可接受水平。
表 4-11 建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	年生产3.6万吨清洁环保褐煤颗粒燃料项目

	建设地点
	云南省玉溪市红塔区大营街街道师旗社区

	地理坐标
	E102°29′8.932″，N24°20′16.152″

	主要危险物质及分布
	主要危险物质为粉尘。

	环境影响途径及危害后果
	煤堆自燃、煤粉粉尘燃爆、除尘设施故障、物料遗撒污染等

	风险防范措施要求
	1）堆场分区堆存，控制堆高、缩短堆存周期，分区预留通风通道，配备消防沙、干粉灭火器、消防水管等消防器材。
2）建立除尘设备日常巡检、维护台账，定期检查布袋、风机，及时更换破损布袋；
3）运煤车辆必须密闭加盖篷布，严禁超载、沿途遗撒；定期检查车辆车况，规避道路交通事故；途经敏感路段减速慢行。
4）原料、产品贮存的场所必须符合防火要求，远离火种，应与易燃或可燃物分开存放。
5）项目建成后需编制突发环境事件应急预案并定期演练。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行，项目环境风险可防控。
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	      内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	成品区、原料区
	颗粒物
	产生的无组织粉尘经厂房阻隔后，仅有少量溢出。
	执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值1.0mg/m³

	
	造粒
	颗粒物
	产生的无组织粉尘经厂房阻隔后，仅有少量溢出。
	

	
	干燥
	颗粒物
	采用“布袋除尘”处理后在车间内无组织排放。
	

	
	
	气态水
	挥发在空气中
	/

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N等
	用桶收集后用于厂区洒水降尘。
	/

	声环境
	设备噪声
	噪声
	合理布局，风机安装消声器、隔声罩和减震，建筑隔声
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾经收集后委托当地环卫部门清运处置；
车间沉降粉尘、布袋除尘器收集的粉尘统一收集后回用于生产；废包装材料和除铁杂质统一收集后，外售废品回收站。
项目固体废物能够做到有效处置，处置率达100%。

	土壤及地下水
污染防治措施
	正常情况下，项目运营不会造成地下水、土壤污染，本项目无复杂化学反应，以物理加工工序为主，所有工序均在生产车间内进行，物料、产尘均在室内，扬尘外逸极少，雨水无法直接冲刷煤料，项目生产不用水，厕所使用周边公厕，生活污水仅为职工洗手水，用桶收集后用于厂区洒水降尘，不外排，对土壤、地下水环境影响较小。生产车间地面已全部硬化，运煤车辆密闭篷布、限速行驶，减少沿途遗撒；道路两侧定期清扫、洒水。及时清扫路面、场地散落煤料，做到日产日清，避免长期堆积。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	1、煤堆自燃防范措施
1）堆场分区堆存，控制堆高、缩短堆存周期，分区预留通风通道，避免大面积密闭堆积；
2）堆场、作业区配备消防沙、干粉灭火器、消防水管等消防器材；严禁厂区内吸烟、违规动火，设置禁火标识；严格管控明火、焊接等动火作业，作业前清理周边煤粉，落实动火审批制度。
2、环保设施稳定运行保障
1）车间保持良好通风，定期清扫积尘，避免粉尘长期积聚；
2）建立除尘设备日常巡检、维护台账，定期检查布袋、风机，及时更换破损布袋；
3）关键风机、主设备考虑一用一备或应急启停联锁，故障时及时停机检修，杜绝长期超标排放；规范集气系统管理，保证集气风量、集气效率稳定。
3、运输环节风险防控
1）运煤车辆必须密闭加盖篷布，严禁超载、沿途遗撒；
2）定期检查车辆车况，规避道路交通事故；途经敏感路段减速慢行。
4、火灾事故防范措施
1）原料、产品贮存的场所必须符合防火要求，远离火种，应与易燃或可燃物分开存放。
2）出入库必须检查登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度，进出车间时严禁携带火种、禁止在车间内吸烟、玩火。
3）按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及《自动喷水灭火系统设计规范》（GB150084-2001）等有关国家规范进行设计，建（构）筑物的防火间距、消防通道等应满足甚至高于消防规范的要求。各建筑物均设有安全出入口，厂区周围留有消防通道，配置相应数量的消防栓数量。

	其他环境
管理要求
	1、管理要求
1）应加强环境管理，加强节水、节电、保护环境等的宣传教育；
2）项目在建设过程中做好 “三同时”的工作；
3）采用先进节能降耗设备；
4）认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护。
2、排污许可证办理
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于排污许可登记管理的排污单位。仅需在全国排污许可平台填报排污登记表，无需申领排污许可证。
3、竣工环境保护验收
本项目环保措施应当与整合主体工程同时设计、同时施工和同时投产，环保设施按照建设项目竣工环境保护验收管理办法，工程完成后在规定时间建设单位应向当地环保部门提出申请环保设施竣工验收，同时提交竣工环境保护验收调查报告。  
表5-1  项目环保设施竣工验收一览表
	项目
	验收对象
	治理措施
	验收标准

	大气污染防治措施
	成品区粉尘
	产生的无组织粉尘经厂房阻隔后，仅有少量溢出。
	执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值1.0mg/m³

	
	造粒粉尘
	
	

	
	干燥粉尘
	采用“布袋除尘”处理后在车间内无组织排放。
	

	
	气态水
	挥发在空气中
	/

	噪声防治措施
	噪声
	合理布局，风机安装消声器、隔声罩和减震，建筑隔声
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-20082类标准

	废水防治措施
	生活污水
	用桶收集后用于厂区洒水降尘。
	/

	固废防治措施
	车间沉降粉尘
	统一收集回用于生产
	处置率100%

	
	布袋除尘器收集的粉尘
	
	

	
	废包装材料
	统一收集后，外售废品回收站
	

	
	除铁杂质
	
	

	
	生活垃圾
	由环卫部门清运处置
	


4、项目运营期自行监测计划汇总
表5-2  项目运营期自行监测计划一览表
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	无组织废气
	上风向1个点，下风向3个点
	颗粒物
	1 次/年
	执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值1.0mg/m³

	厂界噪声
	东南西北厂界
	昼间、夜间等效声级
Leq(A)
	1 次/季度
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
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六、结论
	年生产3.6万吨清洁环保褐煤颗粒燃料项目位于云南省玉溪市红塔区大营街街道师旗社区，通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：
本项目的建设符合“玉溪市生态环境分区管控”中相关要求，符合相关生态环境保护法律法规政策。符合国家产业政策，选址合理，通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废通过采取相应的措施处理、处置后，能够达标排放，不会对项目区及外环境造成大的影响。通过分析，项目采取的污染控制措施有效、可行。在认真落实环评中提出的污染防治对策措施，保证治理设施正常运转，确保污染物达标排放的情况下，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。从环境保护角度看，项目的建设是可行的。
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[bookmark: _Toc10689]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	无组织颗粒物
	
	
	
	0.625
	
	
	+0.625 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	废水量
	
	
	
	0
	
	
	0

	
	COD
	
	
	
	0
	
	
	0

	
	NH3-N
	
	
	
	0
	
	
	0

	固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	1.5
	
	
	+1.5

	
	车间沉降粉尘
	
	
	
	0.937
	
	
	+0.937

	
	除铁杂质
	
	
	
	1
	
	
	+1

	
	废包装材料
	
	
	
	0.1
	
	
	+0.1

	
	布袋除尘器收集的粉尘
	
	
	
	3.94
	
	
	+3.94

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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