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概  述

一、建设项目由来

玉溪中科环境科技有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2021年12月10日，由北京中科润宇环保科技股份有限公司100%出资建设，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“中科环保”）是由中科实业集团（控股）有限公司（以下简称“中科集团”）控股的大型专业环保企业。公司以先进技术为引领，是中国科学院体系内围绕固废、危废处理技术及相关产业发展起来的专业环保业务平台。中科环保凭借中国科学院生态环境领域技术优势，依托成熟的研发机制、完善的团队配置及丰富的行业经验，致力于成为在固体废物处置行业以先进技术引领的覆盖投资、建设、运营全价值链的环境服务商，为客户提供最佳适宜技术（BAT）和最佳环境实践（BEP）解决方案。中科环保服务于国家“绿色发展”生态环保战略，依托中国科学院科技资源，充分发挥产研协同优势，是连接技术供给侧和政府需求侧的环保领域科技成果产业化平台、国家“无废城市”建设需求解决平台以及环保产业资本平台，发展定位为“科技改变环境”的卓越企业。公司围绕生活类垃圾处理核心业务不断积极谋求业务结构的优化，为政府提供生活垃圾清运、处理全过程系统性服务，同时依托经验及技术积累实现向餐厨、医疗、危废处理处置领域的业务拓展，并在相关项目投资-建设-运营全价值链业务模式基础上延伸带动环保装备销售及技术服务业务协同发展。
2019年4月，中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司受委托编制了《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电工程可行性研究报告》，并通过了玉溪市发改委组织的专家评审。2020年6月3日，玉溪市发展和改革委员会出具了《关于江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目核准的批复》（玉发改能源复〔2020〕34号），项目代码：2020-530423-44-02-043927；批复明确项目建设单位为通海县秀麓投资开发有限公司。后玉溪中科环境科技有限公司于2022年1月重新委托编制了《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告》，2022年3月14日，玉溪市发展和改革委员会出具了《关于江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目调整变更的通知》（玉发改能源〔2022〕42号），项目建设单位由通海县秀麓投资开发有限公司变更为玉溪中科环境科技有限公司；2022年4月29日，玉溪市发展和改革委员会出具了《关于江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目延期开工建设的通知》（玉发改能源〔2022〕82号），同意将该项目开工建设期限延长至2023年6月3日。玉溪中科环境科技有限公司于2022年11月1日取得玉溪市生态环境局关于《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》的批复（玉环审〔2022〕1-9号），项目投资30829万元新建一座处理规模为700吨/天的生活垃圾焚烧发电厂，主要建设内容为1台机械炉排垃圾焚烧炉、1台中温次高压余热锅炉、1套15兆瓦抽凝式汽轮发电机组，同步建设垃圾接收、储存及投料系统、垃圾焚烧系统、余热锅炉系统、烟气净化及除臭系统、除渣系统、飞灰稳定化处理系统、垃圾渗滤液处理系统、热工自动化系统、给排水系统等，项目年处理生活垃圾25.55万吨，年发电量9562万千瓦时。“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”于2025年12月5日通过自主竣工环境保护验收，目前正常生产。
由于厨余垃圾中含有大量的有机质，是很好的有机质能源，易被微生物降解，具有良好的回收利用价值。对其进行收集处理，保证无害化、减量化的同时，还能够产生沼气等可利用资源，从而实现资源化目标。为此建设单位在 “江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区预留空地内建设通海县50吨/天餐厨垃圾无害化处理项目。项目于2025年12月25日取得玉溪市生态环境局出具的《关于通海县50吨/天餐厨垃圾无害化处理项目环境影响报告书的批复》（玉环审〔2025〕1-63号），目前正在建设，暂未验收。
近年来，国家与云南省层面密集出台了一系列关于加强危险废物和医疗废物处置能力建设的规划文件。国家发展改革委、生态环境部联合印发的《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》明确要求，到2025年，县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置。《云南省加快推进城镇环境基础设施建设工作方案》进一步提出了健全收集转运处置体系、推动设施能力向农村延伸的具体目标。作为直接指导文件，《玉溪市加快推进城镇环境基础设施建设工作方案》清晰规划了“到2025年建设形成集医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系”的蓝图。

当前，玉溪市医废处置市场正经历关键调整。多年来玉溪全市医疗废物由玉溪兴洁垃圾处理有限公司和玉溪易和环境技术有限公司2家企业处置，玉溪易和环境技术有限公司因环保问题被行政处罚，原《危险废物经营许可证》到期后不予换证，现已停产，即将退出市场。现阶段（2026年起）全市的医疗废物均由位于红塔区的玉溪兴洁垃圾处理有限公司收运处置。该公司核准处置能力为2905t/a，包含5类医疗废物。但根据实际情况，兴洁公司仅运行一条3t/d的高温蒸煮处理线，另一条5t/d焚烧处置线自2025年1月停运至今。
为确保全市医废处置服务不出现断层，政府正积极推动由玉溪中科环境科技有限公司承接并升级此项关键的公共服务职能。

玉溪市医疗废物收集转运体系尚不完善，尤其在广大农村地区，基层卫生院、诊所、村卫生室产生的医疗废物存在收集点位分散、转运不及时、管理不规范等问题，成为环境风险防控的薄弱环节。国家与省级政策均强调要推广“小箱进大箱”等模式，推动收集网络向农村延伸。本项目的建设，将不仅仅是一个处置终端，更是一个体系枢纽。通过配套建设标准化、智能化的收集暂存和物流转运系统，项目将有力推动构建覆盖城乡所有医疗卫生机构、全流程密闭高效的收集转运网络，实现医疗废物从“源头”到“终点”的闭环管理，彻底消除监管盲区。

在经历了多次突发公共卫生事件的考验后，医疗废物应急处置能力已成为城市韧性的重要组成部分。玉溪市作为滇中重要城市，必须具备在常态化及应急状态下均能安全、及时处置医疗废物的能力。

在此背景下，玉溪中科环境科技有限公司拟在玉溪市通海县杨广镇江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目用地范围预留空地内建设“玉溪中科医疗废物集中处置中心项目”（以下简称“本项目”）。

根据中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，项目需进行环境影响评价工作，参照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业”中“102医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理—医疗废物集中处置（单纯收集、贮存的除外）”，应编制环境影响报告书，建设单位委托云南湖柏环保科技有限公司（以下简称“评价单位”）开展环评工作。
二、环境影响评价工作过程

2026年1月13日，建设单位委托评价单位开展“玉溪中科医疗废物集中处置中心项目”环境影响评价工作。
2026年1月14日，评价单位在接受任务后高度重视，成立了环评课题组，项目课题组进行资料收集和第一次现场踏勘。
2026年1月15日，建设单位在通海县人民政府网站进行了该项目环境影响评价公众参与第一次信息公示。
2026年1月25日，根据设计方案及项目单位提供的其他技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

2026年3月13日~19日，委托云南升环检测技术有限公司对项目区环境空气、地下水、声环境、土壤环境开展了现状监测。
2026年3月~5月，评价单位开展环境影响报告书的编制工作。

2026年6月1日~6月2日，委托中博源检测（云南）有限公司对项目区地下水环境、土壤环境开展了补充现状监测。
2026年6月，评价单位编制完成《玉溪中科医疗废物集中处置中心项目环境影响报告书》（征求意见稿）。
2026年6月24日~7月7日，建设单位在通海县人民政府网站进行了环评征求意见稿公示，同时在杨广镇、义广哨村1组、义广哨村3组等地进行现场张贴公示，6月26日、7月3日在《云南信息报》同步进行了两次报纸公示。
2026年8月，评价单位编制完成《玉溪中科医疗废物集中处置中心项目环境影响报告书》（送审稿），供建设单位上报审查。

三、分析判定相关情况

从报告类别、法律法规、产业政策、环境承载力、“三线一单”、选址等方面对本项目进行分析判定，见下表。

表1 项目分析判定相关情况
	序号
	分析项目
	分析结论

	1
	报告类别
	《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“四十七、生态保护和环境治理业”中“102医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理—医疗废物集中处置（单纯收集、贮存的除外）”，应编制环境影响报告书。

	2
	法律法规、产业政策
	（1）对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励类的“第四十二、环境保护与资源节约综合利用”中第6条“危险废物（医疗废物）无害化处置和高效利用技术设备开发制造、利用处置中心建设和（或）运营”，符合国家现行产业政策。

（2）本项目符合《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》等法律法规的要求。
（3）本项目符合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》《医疗废物处理处置污染控制标准》《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》《医疗废物转运车技术要求（试行）》等技术规范的要求。
（4）本项目符合《云南省生物多样性保护条例》《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030）》《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》《杞麓湖保护“三区”管控实施细则》《云南省杞麓湖保护条例》《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》《医疗废物管理条例》等相关条例、规范条件的要求。
（5）本项目符合《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南》《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》《空气质量持续改善行动计划》《土壤污染源头防控行动计划》《地下水管理条例》《云南省大气污染防治条例》《云南省空气质量持续改善行动实施方案》《云南省土壤污染防治条例》、《云南省固体废物污染环境防治条例》《云南省地下水管理办法》等文件的要求。

	3
	相关规划
	本项目符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》《云南省主体功能区规划》《云南省生态功能区划》《云南省“十四五”生态环境保护规划》《云南省重点流域水生态环境保护“十四五”规划》《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》相关要求。

	4
	生态环境分区管控
	项目不涉及生态保护红线、永久基本农田，涉及“通海县乡镇生活污染重点管控单元”，项目符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》相关要求。

	5
	环境承载力及影响
	监测数据显示，项目所在地区域的环境空气、声环境、地表水、土壤等的环境质量均较好，能满足环境功能要求。

	6
	环境选址合理性判定
	项目选址符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）《医疗废物集中处置技术规范试行》（环发〔2003〕206号）《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）等规范的选址要求。
项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的地区，不存在明显环境制约因素。根据污染源识别、环境影响分析及措施可行性分析可知，项目拟采用的环保措施可实现污染物达标排放和环境污染防控的目的，且项目选址符合“玉溪市生态环境分区管控”的管理要求，项目建设不违背地方生态保护、环境质量、资源利用和环境准入要求。


四、关注的主要环境问题及环境影响

本项目为医疗废物安全处置建设运营项目，主要的环境问题为施工期及运营期废气、废水、噪声和固废对区域环境的影响。
1、施工期主要关注的环境问题

施工期关注的主要环境问题及环境影响包括：施工作业扬尘、焊接烟尘、机械设备燃油废气、装修废气等对周边环境的影响；施工废水及员工生活污水等对周边环境的影响；施工设备噪声对周边环境的影响；施工期建筑垃圾、施工人员生活垃圾等对周边环境的影响；施工过程对周边生态环境的影响。施工期环境影响较小，且随施工期结束而结束。
2、运营期主要关注的环境问题

本次评价通过现场调查、分析和监测，针对本项目的工程特点和污染特征，预测和分析该区域环境是否适宜该项目的建设，该项目建成后对周围环境可能造成的影响，因此本次评价关注的主要问题包括
（1）废气对区域大气环境的影响及控制措施；
（2）废水全部回用不外排的可行性分析，对区域水环境影响及控制措施；
（3）项目固废种类、产生量、属性、处理处置措施、处置去向及处置合理性，尤其是项目高温消毒后破碎毁形的医疗废物能否妥善处置是本次评价的重点；
（4）对项目各污染治理措施可行性、可靠性进行论证；
（5）分析项目建成运营后对区域潜在的环境风险，提出项目应采取的环境风险的防范措施；

（6）根据项目建设拟采取的污染防治措施，以及项目对环境的影响程度，结合相关规划和行业规范，分析项目选址环境可行性。
五、环境影响评价主要结论

项目属于社会环保公益性项目，为现行产业政策中鼓励类项目；厂址周边无特殊环境敏感目标，选址符合相关技术规范、标准中场地选址要求，选择的医疗废物处理技术为《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》中推荐的技术，工艺技术成熟可靠；在切实落实项目技术方案及本评价提出的各项污染防治措施的基础上，项目在施工期及运营期产生的污染物可做到达标排放或得到安全的处置，项目对周边环境的影响在可承受范围之内。

因此，本评价认为在按“三同时”要求，严格落实各项污控措施和对策条件下，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针，符合评价原则，从环境保护角度看，项目建设可行。
1总则
1.1编制依据

1.1.1国家环境保护法律、法规和有关文件

（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（修订后2018年12月29日实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（修订后2018年10月26日实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（修订后2018年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订后2020年9月1日施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（修订后2018年10月26日实施）；

（9）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日第二次修正）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日第二次修正）；

（11）《中华人民共和国水土保持法》（修订后2011年3月1日实施）；

（12）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日起施行；
（13）《中华人民共和国传染病防治法》（2025.4.30修订，2025.9.1施行）；
（14）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》；
（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（16）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行；

（17）《国家危险废物名录（2025年版）》；

（18）《关于印发医疗废物分类名录（2021年版）的通知》，国卫医函〔2021〕238号，2021年11月25日颁布；

（19）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，卫生部令36号，2003年10月15日施行；

（20）《危险废物经营许可证管理办法》，国务院令第408号，2013年12月7日修订；

（21）《危险废物转移管理办法》生态环境部 公安部 交通运输部令第23号，2022年1月1日施行；

（22）《医疗废物管理条例》（2011年修正），国务院第138次常务会议通过，2011年1月8日起施行；

（23）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

（24）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部（环发〔2012〕77号），2012年7月3日；

（25）《关于印发〈医疗废物集中处置设施能力建设实施方案〉的通知》（发改环资〔2020〕696号），2020年4月30日；

（26）《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》，国办函〔2021〕47号，2021年5月11日发布；

（27）《排污许可管理办法（试行）》，环境保护部 部令第48号，2018年1月10日起施行；

（28）《排污许可管理条例》，国务院令第736号，2021年3月1日起施行；

（29）《地下水管理条例》，中华人民共和国国务院令 第748号，2021年10月21日；
（30）推动长江经济带发展领导小组办公室印发了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知，长江办〔2022〕7号，2022年1月19日；
（31）《企业环境信息依法披露管理办法》，生态环境部 部令第24号，2022年2月8日起施行；
（32）《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10号）；
（33）关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）；
（34）“关于印发《土壤污染源头防控行动计划》的通知（环土壤〔2024〕80号）。
1.1.2地方相关法律、法规、规章及规范性文件

（1）《云南省生态环境保护条例》，2024年11月1日施行；

（2）《云南省人民政府关于印发<云南省主体功能区规划>的通知》（云政发〔2014〕1号），2014年1月6日；

（3）《云南省大气污染防治条例》，2018年11月29日审议通过，自2019年1月1日期实施；

（4）《云南省土壤污染防治条例》，2022年1月23日审议通过，自2022年5月1日起施行；

（5）《云南省固体废物污染环境防治条例》（2023年3月1日实施）；
（6）《云南省地下水管理办法》，省政府令第226号，2023年11月28日公布，2024年2月1日起施行；

（7）《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）；

（8）《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（省委文件，2022.7.27）；
（9）《关于印发云南省地下水污染防治实施方案的通知》（云环发〔2020〕4号）；

（10）《云南省生物多样性保护条例》，2019年1月1日起施行；
（11）《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》，2013年4月；

（12）《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030）》，2024年5月；

（13）《云南省“十四五”生态环境保护规划》，云环发〔2022〕13号，2022年4月27日；

（14）《云南省重点流域水生态环境保护“十四五”规划》，2022年4月8日；
（15）《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》（云环通〔2022〕120号）；
（16）《云南省生态功能区划》，2009年9月；
（17）《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》；
（18）《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）；
（19）《云南省生态环境厅关于进一步加强医疗废物环境管理的通知》（云环通〔2021〕15号）
（20）《云南省生态环境厅 云南省卫生健康委员会关于加强医疗废物处理处置有关工作的通知》（云环通〔2021〕16号）

（21）《云南省杞麓湖保护条例》（2024年1月1日）；

（22）《云南省生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（2024年11月19日）；

（23）《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》（云政发〔2022〕25号）；
（24）《杞麓湖保护“三区”管控实施细则》，2022年12月；
（25）《玉溪市生态环境局<关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）>的通知》（玉市环〔2024〕40号）；

（26）《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》；

（27）玉溪市人民政府关于印发《云南省抚仙湖星云湖杞麓湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》的通知（玉政发〔2022〕19号）；
（28）《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035年）》；

（29）《通海县国土空间总体规划（2021-2035年）》；
（30）其它地方性法律、法规、部门规章等。
1.1.3相关导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）；

（10）《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276-2021）；
（11）《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）；

（12）《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）；

（13）《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）；

（14）《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南》（试行）（HJ-BAT-8）；

（15）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年 第43号）；

（16）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年 第31号）
（17）《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）；

（18）《污染源源强核算技术指南  准则》（HJ884-2018）；

（19）《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250-2022）

（20）《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018）；

（21）《排污许可证申请与核发技术规范  工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）。
1.1.4项目相关文件

（1）项目委托书；

（2）《玉溪中科医疗废物集中处置中心项目可行性研究报告》（2026年4月）；

（3）《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书（报批稿）》（2022年10月）；
（4）玉溪市生态环境局关于《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》的批复（玉环审〔2022〕1-9号）；
（5）《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目竣工环境保护验收监测报告》（2025年12月）；
（6）《通海县50吨/天餐厨垃圾无害化处理项目环境影响报告书》（2026年12月）；
（7）玉溪市生态环境局关于《通海县50吨/天餐厨垃圾无害化处理项目环境影响报告书》的批复（玉环审〔2025〕1-63号）；
（8）玉溪中科环境科技有限公司《排污许可证》（编号：91530423MA7ELBW942001V）；

（9）《玉溪中科环境科技有限公司江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电厂突发环境事件应急预案（2025年版）》（2025年10月）；
（10）建设单位提供的其它资料（包括设备厂家资料、设计资料等）。

1.2评价目的和评价原则

1.2.1评价目的
（1）通过对国家和省市的产业政策、城市及环境规划的了解和分析，论证本项目总体设计的可行性和合理性；
（2）通过对该建设项目的工程内容和工艺流程进行分析，明确污染源和可能产生的污染因素，计算污染物的排放量，掌握该项目对环境产生的不利影响；对建设项目所在地的自然环境和环境质量现状调查，确定环境评价的主要保护目标和评价重点；
（3）通过环境质量现状监测分析，查清建设项目选址所在地区的环境质量现状，得到当地的环境质量现状的结论；对建设项目建设期、运营期可能造成的环境影响进行评价，确定建设项目对当地环境可能造成的不良影响的范围和程度，从而提出避免污染、减少污染的对策措施；
（4）根据工程分析和影响预测评价的结果，对工程方案和环保措施进行可行性论证；
（5）结合国家及地方的产业政策，分析该选址的合理合法性；
（6）从环保的角度明确给出项目建设的可行性结论，为工程的设计及环境的管理提供依据；
（7）通过分析项目建成投产后主要污染物排放对周围环境的影响程度，根据区域环境条件，提出污染物排放总量控制指标。
1.2.2评价原则
突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对区域环境空气质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.3环境功能区划及评价标准

1.3.1环境功能区划及环境质量标准

1.3.1.1环境空气

项目位于云南省玉溪市通海县杨广镇，区域环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准。硫化氢、氨参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D的其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准 详解》中限值；对于没有短时环境空气质量标准的臭气浓度现状监测数据仅进行统计。执行标准限值见下表。

表1.3-1 环境空气质量标准

	序号
	污染物
	时段
	浓度限值（μg/m3）
	标准

	
	
	
	一级标准
	二级标准
	

	1
	SO2
	年平均
	20
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值

	
	
	日平均
	50
	150
	

	
	
	1小时平均
	150
	500
	

	2
	NO2
	年平均
	40
	40
	

	
	
	日平均
	80
	80
	

	
	
	1小时平均
	200
	200
	

	3
	CO（mg/m3）
	日平均
	4
	4
	

	
	
	1小时平均
	10
	10
	

	4
	O3
	日最大8小时平均
	100
	160
	

	
	
	1小时平均
	160
	200
	

	5
	PM10
	年平均
	40
	60
	

	
	
	日平均
	50
	120
	

	6
	PM2.5
	年平均
	15
	30
	

	
	
	日平均
	35
	60
	

	7
	TSP
	年平均
	80
	200
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2浓度限值

	
	
	日平均
	120
	300
	

	8
	氨
	1小时平均
	200
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	9
	硫化氢
	1小时平均
	10
	

	10
	非甲烷总烃（mg/m3）
	1小时平均
	2
	《大气污染物综合排放标准详解》P244


1.3.1.2地表水环境

根据现场勘查，距离项目最近地表水为厂区东侧黑箐沟，顺地势最终汇入杞麓湖。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，杞麓湖通海农业、景观、渔业用水区，2030年水质目标为Ⅲ类。则目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
1.3.1.3地下水环境

项目区地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值见下表。

表1.3-2 地下水质量标准  单位：mg/L

	类别
	Ⅲ类
	备注

	pH
	6.5～8.5
	GB/T14848-2017表1标准

	总硬度（以CaCO3，计)（mg/L）
	≤450
	

	溶解性总固体（mg/L）
	≤1000
	

	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	

	氯化物（mg/L）
	≤250
	

	铁（mg/L）
	≤0.3
	

	锰（mg/L）
	≤0.1
	

	铜（mg/L）
	≤1.00
	

	锌（mg/L)
	≤1.00
	

	挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）
	≤0.002
	

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	≤0.3
	

	耗氧量（mg/L）
	≤3.0
	

	氨氮（以N计）（mg/L）
	≤0.50
	

	硫化物（mg/L）
	≤0.02
	

	总大肠菌数（MPN/mL）
	≤3.0
	

	细菌总数（个/mL）
	≤100
	

	亚硝酸盐（以N计）（mg/L）
	≤1.0
	

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	≤20
	

	氰化物（mg/L）
	≤0.05
	

	氟化物（mg/L）
	≤1.0
	

	砷（mg/L）
	≤0.01
	

	汞（mg/L）
	≤0.001
	

	镉（mg/L）
	≤0.005
	

	铬（六价）（mg/L）
	≤0.05
	

	铅（mg/L）
	≤0.01
	

	铍（mg/L）
	≤0.002
	GB/T14848-2017表2标准

	锑（mg/L）
	≤0.005
	

	镍（mg/L）
	≤0.02
	

	钴（mg/L）
	≤0.05
	

	铊（mg/L）
	≤0.0001
	


1.3.1.4声环境

项目厂址位于云南省玉溪市通海县杨广镇镇海村委会第三小组漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，声环境参照建设单位现有《排污许可证》执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值详见下表。

表1.3-3 声环境质量标准  单位：dB(A)

	类别
	时段

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


1.3.1.5土壤环境质量标准

本项目厂区占地范围内建设用地土壤采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类建设用地风险筛选值标准进行评价，详见表1.3-4；项目厂区外周边土地为林地及农用地，采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）其他农用地土壤污染风险筛选值进行评价，详见表1.3-5。

表1.3-4 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值  单位：mg/kg

	基本项目

	序号
	污染项目
	CAS编号
	第二类用地筛选值
	第二类用地管制值

	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	60
	140

	2
	镉
	7440-43-9
	65
	172

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	5.7
	78

	4
	铜
	7440-50-8
	18000
	36000

	5
	铅
	7439-92-1
	800
	2500

	6
	汞
	7439-97-6
	38
	82

	7
	镍
	7440-02-0
	900
	2000

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	53-23-5
	2.8
	36

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.9
	10

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	37
	120

	11
	1,1-二氯乙烷
	75-34-3
	9
	100

	12
	1,2-二氯乙烷
	107-06-2
	5
	21

	13
	1,1-二氯乙烯
	75-34-3
	66
	200

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	156-59-2
	596
	2000

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	156-60-5
	54
	163

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	616
	2000

	17
	1,2-二氯丙烷
	78-87-5
	5
	47

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	630-20-6
	10
	100

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	79-34-5
	6.8
	50

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	53
	183

	21
	1,1,1,-三氯乙烯
	71-55-6
	840
	840

	22
	1,1,2,-三氯乙烯
	79-00-5
	2.8
	15

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	2.8
	20

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.43
	4.3

	26
	苯
	71-43-2
	4
	40

	27
	氯苯
	108-90-7
	270
	1000

	28
	1,2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560

	29
	1,4-二氯苯
	106-46-7
	20
	200

	30
	乙苯
	100-41-4
	28
	280

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290

	32
	甲苯
	108-88-2
	1200
	1200

	33
	间，对-二甲苯
	108-38-3,

106-42-3
	570
	570

	34
	邻-二甲苯
	95-47-6
	640
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	98-95-3
	76
	760

	36
	苯胺
	62-53-3
	260
	663

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	2256
	4500

	38
	苯并(a)蒽
	56-55-3
	15
	151

	39
	苯并(a)芘
	50-32-8
	1.5
	15

	40
	苯并(b)荧蒽
	205-99-2
	15
	151

	41
	苯并(k)荧蒽
	207-08-9
	151
	1500

	42
	䓛
	218-01-9
	1293
	12900

	43
	二苯并(a,h)蒽
	53-70-3
	1.5
	15

	44
	茚并（1,2,3-c,d）芘
	193-39-5
	15
	151

	45
	萘
	91-20-3
	70
	700

	其他项目（石油烃类）

	1
	石油烃（C10-C40）
	-
	4500
	9000


表1.3-5  农用地土壤污染风险筛选值  单位：mg/kg

	风险筛选值

	序号
	污染物项目
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300

	注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。②对于水旱轮作地，采取其中较严格的风险筛选值。

	风险管控值

	序号
	污染物项目
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	1.5
	2.0
	3.0
	4.0

	2
	汞
	2.0
	2.5
	4.0
	6.0

	3
	砷
	200
	150
	120
	100

	4
	铅
	400
	500
	700
	1000

	5
	铬
	800
	850
	1000
	1300


1.3.2污染物排放标准

1.3.2.1废气排放标准

（一）施工期无组织粉尘排放标准

项目施工期产生的废气主要为施工扬尘，呈无组织排放，故项目施工期无组织粉尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体标准值见下表。

表1.3-6   施工期无组织粉尘排放标准限值

	标准类别
	颗粒物（mg/Nm3）

	无组织标准
	1.0（无组织排放浓度）


（二）运营期废气排放标准

项目运营期有组织废气主要为冷库抽风废气、上料废气、灭菌废气（抽真空废气、灭菌过程废气）、出料废气、破碎废气，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢和臭气浓度。

有组织废气中，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）中表3排放标准；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准，具体标准值见表1.3-7。
表1.3-7   运营期有组织废气排放标准限值

	污染物名称
	排气筒（15m高）
	执行标准

	
	排放浓度

（mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	

	颗粒物
	≤120
	3.5
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	非甲烷总烃
	20
	/
	《医疗废物处理处置污染控制标准》
（GB 39707-2020）；

	氨
	/
	4.9
	《恶臭污染物排放标准》

(GB14554-93)）

	硫化氢
	/
	0.33
	

	臭气浓度
（无量纲）
	/
	2000
	


无组织废气中，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建标准值；非甲烷总烃厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、厂区内厂房外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

具体标准值见表1.3-8。
表1.3-8   运营期无组织废气排放标准限值

	污染物

名称
	浓度(mg/m3)
	执行标准
	备注
	监控位置

	颗粒物
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	周界外浓度最高点
	/

	非甲烷
总烃
	4.0
	
	周界外浓度最高点
	/

	
	10
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外（厂区内）设置监控点。（监控点设置于厂房门窗或通风口、其它开口等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置）

	
	30
	
	监控点处任意一次浓度值
	

	氨
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）
	/
	/

	硫化氢
	0.06
	
	
	/

	臭气浓度
	20（无量纲）
	
	
	/


1.3.2.2废水排放标准

（一）施工期

项目施工期废水产生量较少，经临时沉淀池沉淀处理后回用于施工现场洒水降尘，不外排，因此不设施工期废水排放标准。

（二）运营期

项目运营期产生的生产废水经新建的生产废水预处理站消毒后排入现有生活垃圾焚烧项目渗滤液处理站处理，渗滤液处理站出水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2排放浓度限值要求后，再生水全部作为循环水系统补充水回用，不外排。项目不新增劳动定员，依托现有厂区生产人员，无新增生活污水。具体标准值见表1.3-9。
表1.3-9依托渗滤液处理站出水水质回用标准 单位：mg/L
	序号
	控制项目
	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）

	1
	pH值
	6.0~9.0
	—

	2
	色度（度）≤
	20
	40

	3
	浊度（NTU）≤
	5
	—

	4
	五日生化需氧量（BOD5）≤
	10
	30

	5
	化学需氧量（CODCr）≤
	50
	100

	6
	氨氮（以N计）≤
	5
	25

	7
	总氮（以N计）≤
	15
	40

	8
	总磷（以P计）≤
	0.5
	3

	9
	阴离子表面活性剂≤
	0.5
	—

	10
	石油类≤
	1
	—

	11
	总碱度（以CaCO3计）≤
	350
	—

	12
	总硬度（以CaCO3计）≤
	450
	—

	13
	溶解性总固体≤
	1000
	—

	14
	氯化物≤
	250
	—

	15
	硫酸盐≤
	250
	—

	16
	铁≤
	0.3
	—

	17
	锰≤
	0.1
	—

	18
	二氧化硅（SiO2）≤
	30
	—

	19
	粪大肠菌群（MPN/L）≤
	1000
	10000

	20
	余氯
	0.1~0.2
	—

	21
	悬浮物≤
	—
	30

	22
	总汞（Hg）≤
	—
	0.001

	23
	总镉（Cd）≤
	—
	0.01

	24
	总铬（Cr）≤
	—
	0.1

	25
	六价铬（Cr6+）≤
	—
	0.05

	26
	总砷（As）≤
	—
	0.1

	27
	总铅（Pb）≤
	—
	0.1


1.3.2.3噪声排放标准

（一）施工期

施工期噪声评价执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。标准值见表1.3-10。

表1.3-10  《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）  单位：dB(A)

	昼间
	夜间

	70
	55


（二）运营期

运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。标准值见表1.3-11。

表1.3-11  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


1.3.2.4固体废物暂存、处置标准

（1）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；

（2）危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。
（3）危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）执行；危险废物鉴别执行《关于加强危险废物鉴别工作的通知》（环办固体函〔2021〕419 号）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）。
1.4评价因子筛选和评价因子

1.4.1环境影响识别

根据本项目的工程特点，通过初步分析识别环境因素，并依据污染物排放量的大小等筛选本评价的各项评价因子，汇总表如下。

表1.4-1   项目环境影响因素识别汇总表

	分项
	施工期
	运营期

	
	废气排放
	废水排放
	固废
	噪声
	运输
	场地建设
	废气排放
	废水排放
	废渣处置
	噪声
	电磁辐射
	贮运

	自然环境
	环境空气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地表水水质
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地下水水质
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	声环境
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	电磁辐射
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	植被
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	土壤状况
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：◇/○/△：长期或中影响/短期或轻微影响/减少排放

涂黑/白：不利/有利影响

空白：无相互作用或该工程活动影响可以忽略


1.4.2评价因子

结合区域环境质量状况、工程和污染物排放特征，确定评价因子见下表。

表1.4-2   评价因子一览表

	环境要素
	现状评价因子
	影响评价因子

	大气
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃
	PM10、PM2.5、TSP、氨、硫化氢、非甲烷总烃

	地表水
	/
	不外排的可行性和可靠性分析

	地下水
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、硫化物、阴离子表面活性剂、总磷、铜、锌、镍、铍、锑、钴、铊、八大离子（钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子、氯离子、硫酸根离子）
	耗氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、石油类

	土壤
	pH、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目45项、石油烃
	/

	噪声
	等效连续A声级Leq（A）

	固废
	危险废物的合理处置性分析

	生态
	土地利用、植被/植物群落、生态系统、生物多样性、重要物种、景观、水土流失、动植物影响

	风险
	医疗废物运输风险事故、贮存事故；大气环境影响分析；地表水环境影响分析；地下水环境影响分析


1.5评价等级和评价范围

1.5.1大气评价等级和评价范围

1.5.1.1评价等级

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

1、Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
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——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
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——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

2、评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分：

表1.5-1评价等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


3、项目参数

估算模式所用参数见下表。

表1.5-2估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	33.3°C

	最低环境温度
	-4.3°C

	土地利用类型
	落叶林

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


4、污染源参数
项目污染源参数见下表。
表1.5-3  主要废气污染源参数一览表（点源）
	名称
	排气筒底部中心坐标(m)
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒高度(m)
	排气筒出口内径(m)
	烟气流速(m/s)
	烟气温度(℃)
	污染物排放速率

(kg/h)

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	TSP
	PM10
	PM2.5
	氨
	硫化氢
	非甲烷总烃

	医废处置排气筒1#(DA006)
	-157
	-148
	2015
	15
	0.53
	9.4431
	25
	0.0854
	0.0854
	0.0427
	0.0023
	0.000227
	0.0655

	医废处置排气筒2#(DA007)
	-155
	160
	2017
	15
	0.53
	9.4431
	25
	0.0854
	0.0854
	0.0427
	0.0023
	0.000227
	0.0655


续表1.5-3  主要废气污染源参数一览表（面源）
	名称
	面源坐标参数(m)
	面源海拔

高度(m)
	面源直径(m)
	面源有效排放

高度(m)
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	X
	Y
	
	
	
	TSP
	氨
	硫化氢
	氯
	非甲烷总烃

	医疗废物处理车间
	-148
	-151
	2015
	25
	10
	0.038
	0.005
	0.0005
	0.000125
	0.146

	备注：医疗废物处理车间为矩形构筑物，因AERSCREEN在进行评价等级计算时，矩形面源无法考虑地形，因此本次估算等效为圆形面源进行估算。


5、评级工作等级确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
本项目所有污染源正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表1.5-4  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax(μg/m3)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	医废处置排气筒1#（DA006）
	TSP
	900
	185.22
	20.58
	100

	
	PM10
	360
	185.22
	51.45
	250

	
	PM2.5
	180
	74.096
	41.16
	225

	
	氨
	200
	4.9889
	2.49
	0

	
	硫化氢
	10
	0.49241
	4.92
	0

	
	非甲烷总烃
	2000
	142.04
	7.10
	0

	医废处置排气筒2#（DA007）
	TSP
	900
	191.31
	21.26
	75

	
	PM10
	360
	191.31
	53.14
	250

	
	PM2.5
	180
	76.5331
	42.52
	175

	
	氨
	200
	5.153
	2.58
	0

	
	硫化氢
	10
	0.5086
	5.09
	0

	
	非甲烷总烃
	2000
	146.71
	7.34
	0

	医疗废物处理车间
	TSP
	900
	24.473
	2.72
	0

	
	氨
	200
	3.2201
	1.61
	0

	
	硫化氢
	10
	0.32201
	3.22
	0

	
	非甲烷总烃
	2000
	94.031
	4.70
	0


本项目Pmax最大值出现为医废处置排气筒2#（DA007）排放的PM10，Pmax值53.14%，Cmax为191.31μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。

1.5.1.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），D10%为250m，评价范围为边长5.0km的矩形区域。
1.5.2地表水评价等级和评价范围

1.5.2.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目评价等级判定见表。

表1.5-5  地表水环境评价等级判定表

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d），水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q<200且W<6000

	三级B
	间接排放
	—

	注：
1.水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
2.废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
3.厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
4.建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
5.直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
6.建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
7.建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。
8.仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
9.依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
10.建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目生产废水经新建生产废水预处理站处理后送至现有生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站，出水全部作为生活垃圾焚烧厂循环水系统补充水回用，无废水外排。项目不新增劳动定员，无新增生活污水。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），建设项目生产工艺有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价，因此，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

1.5.2.2评价范围

本项目地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）可不设地表水评价范围，重点进行废水不外排的可行性和可靠性分析。
1.5.3地下水评价等级和评价范围

1.5.3.1评价等级

本项目建设性质为扩建，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，项目属于“U城镇基础设施及房地产；151 危险废物（医疗废物）集中处置及综合利用”项目，属于Ⅰ类建设项目。

项目位于云南省玉溪市通海县杨广镇镇海村委会第三小组漂草凹，经现场调查，项目区不涉及集中式饮用水水源准保护区及其补给径流区，以及分散式饮用水水源地，也不涉及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，项目评价区地下水环境敏感程度为“不敏感”。
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的评价工作等级划分依据（表1），可判定本项目地下水评价工作等级为二级。
表1.5-6  地下水评价工作等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


1.5.3.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括于建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本渗流特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。

采用自定义法，在现场水文地质条件调查的基础之上，根据区域水文地质条件、地形地貌、地下水流向等确定地下水环境的调查评价范围：其西北侧以二叠系下统倒石头组（P1d）的地层界线为界，东北侧、西南侧以山脊为界，东南侧以河沟等为界，面积约7.37km2（详见附图9）。

1.5.4声环境影响评价等级和评价范围

1.5.4.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，声环境评价工作等级按声环境功能区级别、声环境特征和影响程度大小确定。

拟建项目区域声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类地区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3 dB(A)～5 dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。因此确定声环境影响评价工作等级为二级评价。
1.5.4.2评价范围

声环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，声环境评价范围为厂界外200m。
1.5.5生态环境影响评价等级和评价范围

1.5.5.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1.8：“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”

本项目选址符合玉溪市生态环境分区管控相关要求，位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，属于污染影响类扩建项目，因此项目生态不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
1.5.5.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）中“6.2.8污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域”，本项目不涉及生态红线及生态敏感区，故确定本项目生态评价范围为占地及厂界外延200m范围。
1.5.6土壤环境评价等级和评价范围

1.5.6.1评价等级

土壤环境影响类型

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964—2018）附录A，项目所属行业为附录A中“环境和公共设施管理业”中的危险废物利用及处置，土壤环境影响评价类别均为Ⅰ类，属于污染影响类项目。

环境敏感程度

本项目总占地面积524.12m2，占地规模属于《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）中“小型（＜5hm2）”，周边土壤环境敏感程度划分依据见表1.5-9。

表1.5-9  污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


项目周边1km范围内存在耕地，土壤环境敏感程度为“敏感”。

土壤评价等级

土壤环境影响评价工作等级划分依据见表。

表1.5-10  污染影响型评价工作等级划分表

	占地规模

评价工作等级

敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开战土壤环境影响评价工作。


项目占地规模为“小型”，土壤环境敏感程度为“敏感”，项目类型为Ⅰ类，对照上表，确定项目土壤环境影响评价工作等级为“一级”。

1.5.6.2评价范围

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964—2018）中“7.2小节”，污染型建设项目一级评价调查范围包括项目占地和占地范围外1km区域要求，确定本次土壤环境影响评价范围包括占地范围内和占地边界外扩1000m范围。

1.5.7环境风险评价等级

1.5.7.1评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等级划分依据判别，主要根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表1.5-11   评价工作等价划分

	环境风险态势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	一
	简单分析


当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q，当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）
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式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目Q值核算如下表：

表1.5-12   项目Q值核算表

	物质名称
	最大储存量/在线量（t）
	临界量
	Q值

	医疗废物
	24
	50
	0.48

	氨气
	0.066
	5
	0.0132

	硫化氢
	0.002
	2.5
	0.0008

	次氯酸钠
	1.0
	5
	0.2

	废机油
	0.05
	2500
	0.00002

	合计
	
	
	0.69402


根据上表计算结果可知，项目Q值为0.69，Q＜1，故该项目环境风险潜势划为Ⅰ，环境风险评价工作等级为“简单分析”。

1.5.7.2评价范围

本项目环境风险评价为简单分析，主要开展环境敏感目标调查、环境风险识别、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求等，不设评价范围。
1.6环境保护目标

1.6.1环境空气

项目环境空气保护目标主要为大气评价范围（以厂界为中心，边长5km矩形区域）内的居民点、学校等。评价范围内的大气环境保护目标分布情况详见下表。

表1.6-1 大气环境保护目标

	序号
	行政
区域
	名称
	坐标
	保护对象
	环境功能区
	相对

方位
	相对生活垃圾焚烧厂界距离/m
	相对本项目医疗废物处置车间距离/m
	人数/人

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	

	1
	通海县
	三岔沟
	102°51'15.32"
	24°08'41.52"
	居住区
	二类区
	东南
	2380
	2482
	46

	3
	
	李家山
	102°51'29.21"
	24°08'38.47"
	居住区
	二类区
	东南
	3238
	2853
	199

	4
	
	杨梅沟村
	102°50'59.27"
	24°08'24.43"
	居住区
	二类区
	东南
	2385
	2550
	196

	5
	
	大圆子
	102°51'08.64"
	24°08'24.52"
	居住区
	二类区
	东南
	3128
	2711
	263

	6
	
	水结
	102°50'31.34"
	24°08'57.31"
	居住区
	二类区
	东南
	1260
	1270
	15

	7
	
	下水槽子
	102°49'56.71"
	24°08'46.46"
	居住区
	二类区
	西南
	1399
	1409
	876

	8
	
	上水槽子
	102°49'55.63"
	24°09'00.20"
	居住区
	二类区
	西南
	955
	970
	123

	9
	
	小坝
	102°48'50.45"
	24°08'33.55"
	居住区
	二类区
	西南
	2778
	2784
	140

	10
	
	姜家冲
	102°48'57.78"
	24°08'19.72"
	居住区
	二类区
	西南
	2972
	2986
	348

	11
	
	香树营
	102°48'50.45"
	24°09'41.25"
	居住区
	二类区
	西
	2141
	2159
	508

	12
	
	义广哨村
	102°49'08.50"
	24°09'56.93"
	居住区
	二类区
	西北
	1756
	1799
	312

	13
	
	义广哨小学
	102°49'11.47"
	24°09'53.76"
	学校
	二类区
	西北
	1656
	1668
	200

	14
	
	大义广
	102°49'32.22"
	24°10'56.97"
	居住区
	二类区
	西北
	2648
	2775
	192

	15
	
	兴义村
	102°49'13.52"
	24°10'55.74"
	居住区
	二类区
	西北
	2854
	2963
	615

	16
	华宁县
	大沟底
	102°51'21.49"
	24°10'56.85"
	居住区
	二类区
	东北
	2984
	3361
	232

	17
	
	黑箐哨
	102°51'37.23"
	24°09'29.47"
	居住区
	二类区
	东
	2270
	2563
	735


1.6.2地表水环境
根据现场勘查，距离项目最近地表水为厂区东侧黑箐沟，顺地势最终汇入杞麓湖。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，杞麓湖通海农业、景观、渔业用水区，2030年水质目标为Ⅲ类；根据《玉溪市水功能区划》中的水功能区划分，杞麓湖通海开发利用一级水功能区，杞麓湖通海农业、景观、渔业用水二级水功能区，2018年水质为Ⅳ类，达到2018年水质目标，规划水平年（2020年）水质目标为Ⅳ类，2030年水质目标为Ⅲ类。地表水环境保护目标见下表。
表1.6-2 地表水环境保护目标

	环境要素
	保护目标
	相对方位
	距厂界距离（m）
	环境功能
	保护级别

	地表水环境
	厂址东侧黑箐沟
	东
	35
	农业用水
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

	
	杞麓湖
	西北
	2381
	农业、景观、渔业用水
	


1.6.3地下水环境
地下水环境保护目标指的是潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层，集中式饮用水源和分散式饮用水源地，以及《建设项目影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区。

根据现场调查和区域水文地质资料，本项目地下水环境保护目标主要为项目区及其下游分布的裂隙水含水层（T3s）。地下水环境保护目标见下表。
表1.6-3地下水环境保护目标

	名称
	地下水

类型
	与场区的方位及距边界距离
	使用功能
	环境保护目标标准

	 项目区及其下游分布的含水层（T3s）  
	裂隙水
	-
	-
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准值


1.6.4声环境
本项目声环境评价范围为厂界外200m，经调查，项目声环境评价范围内不涉及声环境保护目标。

1.6.5土壤环境
本项目土壤环境保护目标主要为评价范围内的耕地。

表1.6-4土壤环境保护目标

	名称
	保护对象
	保护级别

	上水槽子
	项目周围1km范围内的居住地
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地

	耕地
	项目周围1km范围内的耕地土壤环境
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）


1.6.5生态环境
项目厂界外扩200m生态环境影响评价范围内无重要物种，不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、世界自然遗产、生态保护红线、重要生境、其他具有重要生态功能，对保护生物多样性具有重要意义的区域，故项目生态环境影响评价范围内无生态环境保护目标。
1.6.6环境风险

本次评价环境风险评价等级为简单分析，不设评价范围，结合项目情况，给出周边1km范围内的保护目标以及附近地表水体。

表1.6-5 环境风险保护目标

	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周边1km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数（人）

	
	1
	上水槽子
	西南
	955
	居住区
	123

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	1
	厂址东侧黑箐沟
	农业用水
	/

	地下水
	序号
	敏感区名称
	环境敏感特征
	水质

目标
	包气带性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	项目区及其下游分布的含水层（T3s）
	G3
	III类
	D2
	/


1.7评价时段和评价重点

1.7.1评价时段

评价时段包括施工期和运营期。

1.7.2评价重点

根据工程特点，结合项目区环境质量现状、水文地质状况、主要污染物排放等情况。确定本次评价的工作重点为：工程分析、大气环境影响评价、地表水环境影响评价、地下水环境影响评价、固体废物环境影响分析、环境风险分析、污染防治措施分析。其他影响因素进行一般性分析。

1.8评价工作程序

本次环境影响评价工作程序见图1.8-1。
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图1.8-1   评价工作程序图

2现有项目概况

2.1企业概况

玉溪中科环境科技有限公司成立于2021年12月10日，由北京中科润宇环保科技股份有限公司100%出资建设，北京中科润宇环保科技股份有限公司是由中科实业集团（控股）有限公司控股的大型专业环保企业，位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹，占地面积44974.35m2。2023年建设了“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”（以下简称：生活垃圾焚烧项目），2022年11月1日取得玉溪市生态环境局关于《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》的批复（玉环审〔2022〕1-9号）。项目新建一座处理规模为700吨/天的生活垃圾焚烧发电厂，主要建设内容为1台机械炉排垃圾焚烧炉、1台中温次高压余热锅炉、1套15兆瓦抽凝式汽轮发电机组，同步建设垃圾接收、储存及投料系统、垃圾焚烧系统、余热锅炉系统、烟气净化及除臭系统、除渣系统、飞灰稳定化处理系统、垃圾渗滤液处理系统、热工自动化系统、给排水系统等，项目年处理生活垃圾25.55万吨，年发电量9562万千瓦时。2025年12月5日通过自主竣工环境保护验收，目前正常生产。
2026年1月在现有生活垃圾焚烧厂区内预留用地建设了“通海县50吨/天餐厨垃圾无害化处理项目”（以下简称：餐厨垃圾项目），项目建设1条50吨/天餐厨垃圾处理线，采用以“物料接收+粗破碎+粗分选+挤压脱水+除砂除杂+离心提油”为主的工艺路线。2025年12月25日取得玉溪市生态环境局出具的《关于通海县50吨/天餐厨垃圾无害化处理项目环境影响报告书的批复》（玉环审〔2025〕1-63号），目前正在建设，暂未验收。

2.2环保手续办理情况
现有项目环保手续办理情况见下表。
表2.2-1  现有项目环保手续一览表
	分类
	名称
	审批/备案部门
	文号/编号
	时间
	备注

	环境影响评价
	江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书
	玉溪市生态环境局
	玉环审〔2022〕1-9号
	2022年11月1日
	/

	
	通海县50吨/天餐厨垃圾无害化处理项目环境影响报告书
	玉溪市生态环境局
	玉环审〔2025〕1-63号
	2025年12月25日
	/

	排污许可证
	/
	玉溪市生态环境局
	91530423MA7ELBW942001V
	2025年3月17日
	餐厨垃圾项目正在建设，未对排污许可证变更

	突发环境事件应急预案
	玉溪中科环境科技有限公司江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电厂突发环境事件应急预案（2025年版）
	玉溪市生态环境局

通海分局
	530423-2025-042-M
	2025年10月28日
	餐厨垃圾项目正在建设，未更新《突发环境事件应急预案》

	竣工环境保护验收
	江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目竣工环境保护验收监测报告
	自主验收
	/
	2025年12月5日
	餐厨垃圾项目正在建设，未开展竣工环境保护验收


2.3现有项目工程内容
现有项目总用地面积67.46亩（44974.35m2），建构筑物占地面积11770.66m2，由“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”和“通海县50吨/天餐厨垃圾无害化处理项目”。
生活垃圾焚烧项目建设1×700t/d机械炉排垃圾焚烧炉+1台中温次高压余热锅炉+1×15MW 抽凝式汽轮发电机组，年处理生活垃圾25.55万吨/年，年发电量95.62×106kWh/a，年上网电量为79.36×106kWh/a。

餐厨垃圾项目在生活垃圾焚烧项目主厂房预留车间内建设，占地面积472m2。建设1条50吨/天餐厨垃圾处理线，餐厨垃圾采用以“物料接收+粗破碎+粗分选+挤压脱水+除砂除杂+离心提油”为主的工艺路线。

配套公辅设施建设内容包括垃圾接收、储存与输送系统、垃圾焚烧及余热锅炉系统、热力系统、烟气净化系统、除渣系统、飞灰处理系统、污水处理系统、热工自动化系统、给排水系统等。

项目主要建设内容见下表。
表2.3-1  生活垃圾焚烧项目建设内容一览表
	类别
	项目名称
	建设内容及规模

	主体工程
	综合主厂房
	综合主厂房1座（含60m高排气烟囱1座），1F/-1F，建筑高度57.3m，建筑占地面积6426.03m2，建筑面积13153.67m2，计容建筑面积18339.49m2，内含圾卸料大厅（下方设空压站、危废暂存间、飞灰养护车间、机修间）、垃圾池、垃圾上料间、焚烧车间、余热锅炉间、渣池、烟气净化间、汽机间、烟囱、配电间、中控室（接待大厅及环保展厅）等。

	
	餐厨垃圾处理车间
	厂区综合主厂房预留车间，位于厂区中部，高7m，内部局部1层设计，占地面积472m2，在厂房中部建设1条厨余垃圾无害化处理线，处理规模50t/d，车间内设置进料装置、螺旋输送机、大物质分拣机、螺旋挤压机、除砂除杂机、三相油水分离机、油脂缓冲罐等生产设备。

	
	垃圾接收、储存与输送系统
	卸料大厅
	垃圾卸料平台长45m、宽24m、高7.2m，确保垃圾运输车的回转及交通顺畅，共设置3扇垃圾卸料门。卸料大厅为密闭式布置，在汽车进出卸料间的大门处设置气幕机，防止卸料区臭气外逸。

	
	
	垃圾池
	半地下式垃圾池1个，设计尺寸为长38m、宽24m、高24.5m（其中地下深度6m）。垃圾池有效容积约为13500m3，垃圾池可贮存垃圾约6075t，是项目1台700t/d垃圾焚烧炉额定工况约8.7天的垃圾处理量。

	
	
	垃圾吊车
	在垃圾池内设置起重量为11t、抓斗容积为6.3m3的多瓣式垃圾抓斗桥式起重机2台，用于给垃圾焚烧炉给料和整理垃圾池。

	
	渗滤液收集与输送
	卸料平台在宽度方向有0.2%坡度，坡向垃圾池侧，卸料门车挡开孔，卸料大厅和平台冲洗水通过卸料门车挡开孔进入渗滤液收集池。垃圾池池底保持2%的排水坡度，配套垃圾渗滤液收集池，设计容积为336m3，设置污水泵，渗滤液通过污水泵泵送渗滤液处理站处理。

	
	垃圾焚烧及余热锅炉系统
	炉前垃圾给料系统
	生活垃圾经给料斗、料槽、给料器进入焚烧炉排，垃圾进料系统包括垃圾料斗、料槽和给料器。

	
	
	焚烧炉
	建设1台日处理能力为700t/d的机械炉排焚烧炉，年正常工作时间不少于8000h。

	
	
	燃烧空气系统
	焚烧炉的空气系统由一次风机、二次风机、炉墙冷却风机、推料器和炉排冷却风机、一次和二次空气预热器及风管组成。

	
	
	除渣系统
	灰渣由除渣机通过管道直接输送至渣池。

	
	
	余热锅炉
	建设1台中温次高压（450℃、6.4MPa）余热锅炉，锅炉最大蒸发量头59.2t/h。同时建设一条供气管线供餐厨垃圾项目生产使用。

	
	
	汽轮发电机组
	建设1套15MW抽凝式汽轮发电机组，年发电量95.26×10kWh/a。

	
	
	电力接入系统
	厂内设一座35KV升压站，通过1回约7.2公里35kV线路接入当地变电所，以电力接入系统批复为准。

	辅助工程
	启动点火及辅助燃烧系统
	点火燃烧器
	焚烧炉配套2台3MW点火燃烧器，使用0#轻柴油为辅助燃料。

	
	
	辅助燃烧器
	焚烧炉配套2台17MW点火燃烧器，使用0#轻柴油为辅助燃料。

	
	化水站
	建设化水站1座，位于渗滤液处理站上层，内设1套出水能力为10m3/h的除盐水系统，采用全膜法（超滤+两级反渗透+EDI）除盐系统。除盐水系统产软水率约为65% ，产生35%的浓水经化水收集池收集后，排入中水处理站进行处理，处理后中水用于冷却塔循环水系统补充水回用，浓水用于炉渣冷却，剩余部分用于石灰浆制备、烟气净化降温、飞灰稳定化处理、回喷焚烧炉。

	
	空压站
	设置2台18.8m3/min及1台17m3/min螺杆式空压机（2用1备），位于主厂房卸料平台底部，主要为烟气净化系统、化水系统、锅炉点火系统等提供压缩空气。

	
	升压站
	建设1座35kV升压站，布置在主厂房东北侧。

	
	自动控制
	在主厂房内的中央控制室设置DCS系统，以及项目各现场PLC站等。

	
	机修间
	位于主厂房卸料平台底部，用作日常简单机械维修。

	
	综合楼
	在厂区东北侧设置综合楼1栋，3F，建筑高度15.9m，占地面积774.84m2，建筑面积1724.80m2，用于日常办公生活。

	
	油脂储罐
	餐厨垃圾项目在厂区油罐区东侧配套建设1个30m3室外毛油储罐，油罐采用蒸汽盘管伴热外覆保温棉，新建围堰、锅炉新建供气管道引至毛油储罐。

	公用工程
	给水系统
	厂区设置净水站1座， 内配置2套生产水净水器，单台处理能力为75m3/h ，采用混凝、沉淀、过滤的处理工艺，产生的浓水排入污泥池，经沉淀后排入清水池，返回净水器进行处理。生活水使用除盐水系统一级反渗透产水。
项目生活用水、生产用水水源均为杞麓湖，原水经输水管道输送至厂区净水站，先经生产水净水器处理后，再通过除盐水制备系统进一步处理；除盐水制备系统处理后，再供给厂区生活用水、化验室用水及锅炉补水等。项目取水水源为杞麓湖，根据取水许可证，年合理取用水量49.51万m3，取水用途为火（核）电和其它电力生产用水。
根据《玉溪市抚仙湖管理局关于江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目水资源论证报告书的审查意见》（玉抚复[2022]24号）：“原则同意报告书成果，报告书体现水源可满足项目取水量要求，取水水源为杞麓湖，年合理取用水量49.51万m3，取水用途为工业用水”。

	
	排水系统
	项目采用清污分流，其中：

①垃圾渗滤液、垃圾车冲洗废水、卸料大厅冲洗废水、污水沟道冲洗废水、渗滤液管道冲洗废水、化验室废水、生活污水经收集后排入渗滤液收集池，再进入渗滤液处理站处理，处理达标的再生水全部作为循环水系统补充水回用；浓缩液部分用于石灰浆制备、烟气净化降温、飞灰稳定化及回喷焚烧炉。

②部分冲洗废水（灰渣区、锅炉间冲洗废水）用于炉渣冷却；烟气净化间冲洗废水用于飞灰稳定化。

③除盐水系统排水经收集后，排入中水处理站进行处理。

④锅炉排污水全部排至降温池作为冷却塔循环冷却水补充使用。

⑤循环系统排污水全部排入中水处理站处理。

⑥中水处理站产生的再生水作为循环水系统补充水回用，浓水用于炉渣冷却，剩余部分用于石灰浆制备、烟气净化降温、飞灰稳定化及回喷焚烧炉。

	
	循环水系统
	建设有循环水系统，内设1座机械通风冷却塔，流量 Q=4400m3/h，N=132kW，U=380V。设置3台循环水泵（2用1备），Q=1005~2010m3/h，H=26~21m，配套电机功率为N=132kW，U=380V，其中1台变频。

循环系统排污水全部排入中水处理站处理。

	
	供电系统
	采用1回35kV电压等级联络线接入变电站，同时从附近变电所引一回10kV线路作为全厂的保安电源。

	
	绿化
	绿化面积10020.29m2，绿化率22.28%。

	储运工程
	轻柴油储罐
	在柴油储存库设置1座40m3卧式埋地双层油罐，配套2台供油泵（1用1备）。南面设置1个卸油口，储罐基底采用HDPE 防渗膜防渗，同时配套设有一个消防沙池及灭火器。

	
	螯合剂储罐
	在飞灰稳定化车间设置1个5m3的螯合剂储罐。

	
	渣池
	在主厂房设置1座渣池，渣池长11.5m、宽7.2m、深-4.5m，容积为372.6m3，可供垃圾焚烧炉储存约2天以上的渣量。

	
	飞灰仓
	在飞灰稳定化车间设置1座飞灰仓，料仓容积为300m3，可满足项目10天以上的飞灰储存量。

	
	活性炭仓
	在活性炭车间设置1座活性炭仓，料仓容积为30m3，可储存活性炭粉约20t，可满足项目30天以上的用量。

	
	石灰仓
	（1）在石灰浆制备间设置1 座消石灰仓，料仓容积150m3，可储存石灰粉40t，可满足项目4天以上的用量。

（2）在干粉喷射车间设置1 座消石灰仓，料仓容积30m3，可储存石灰粉20t，可满足项目4天以上的用量。

	
	飞灰稳定化车间
	在垃圾卸料大厅下方设置一个占地面积约311m2的飞灰稳定化车间，主要进行飞灰稳定化处理，检测合格后交由中安瑞能环保（云南）有限公司填埋场填埋处置。

	
	危废暂存间
	设置一个占地30m2危废暂存间，位于垃圾卸料大厅下方，用于贮存废机油、废布袋等危险废物。

	环保工程
	渗滤液处理站
	在厂区西南侧建设1座渗滤液处理站，处理能力250m3/d，采用“预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO） ”组合处理工艺，配套设置2座调节池，容积分别为1206.5m3，总容积2413m3。处理达标的再生水全部作为循环水系统补充水回用；浓缩液用于石灰浆制备、烟气净化降温、飞灰稳定化、回喷焚烧炉。

	
	中水处理站
	在渗滤液站2楼设置1座中水处理系统，处理能力为240m3/d，采用“超滤+一级反渗透”处理工艺，处理后再生水全部作为循环水系统补充水回用，浓水用于炉渣冷却，剩余部分用于石灰浆制备、烟气净化降温、飞灰稳定化、回喷焚烧炉。

	
	排水管网
	按“雨污分流、清污分流”原则，布置厂内的雨水管网、各类管网。

	
	化粪池
	在综合楼西面设置1个6m3的化粪池，对员工生活污水进行预处理。

	
	隔油池
	在综合楼西面设置1个2m3的厨房隔油池，对食堂废水进行预处理。

	
	初期雨水收集池
	在综合水泵房旁设置1个容积为221m3的初期雨水收集池，初期雨水经收集后加压提升进入渗滤液处理站处理。

	
	事故池
	在渗滤液处理站中部设置1个容积为1055m3事故水池，确保事故废水不外排，正常情况下保持空置。

	
	消防废水池
	在厂区东北侧设置1座容积为520m3的消防废水池，用于收集事故状态下的消防废水。

	
	焚烧烟气
	焚烧烟气净化系统
	在主厂房内设置一个烟气净化车间，设置1套烟气净化系统，处理工艺采用“SNCR炉内脱硝（尿素）＋半干法脱酸＋干法喷射脱酸＋活性炭吸附＋布袋除尘” ，处理后尾气经高60m、内径2.2m排气筒（DA001）排放。

	
	
	烟气在线监测系统
	设有1 套烟气在线监测系统，在线监测指标为SO2、NOx、HCl、CO、O2、颗粒物、烟气流量、烟气温度等，该装置于2025年7月18日至2025年7月24日完成了168小时试运行，于2025年7月25日通过云南省污染物自动监控系统自主联网测试，出具了联网证明，联网验收通过。在厂区进出口设有1套电子显示板公示在线监测结果。

	
	餐厨垃圾项目废气
	生产废气
	餐厨垃圾处理车间设计为全密闭车间，设置电动卷帘门，产生的废气经负压收集至厂区垃圾池，垃圾池是个密闭且微负压的钢筋混凝土池，设置负压计进行监控，监控垃圾池内的压力情况，当负压不够时启动除臭装置对臭气进行控制，运行期间，垃圾池与焚烧炉一次风机风口联通，可杜绝恶臭气体外泄；次风从焚烧炉间出渣机附近抽取，通过二次风机喷入焚烧炉。

未收集到的臭气通过在处理车间上方设置专用雾化喷嘴，通过定时喷洒天然植物除臭剂进行除臭。

	
	恶臭污染防治
	垃圾库臭气
	为了防止恶臭气体扩散，项目卸料大厅、垃圾池、焚烧车间采用全密闭车间，且设置气幕机和电动卷帘门，以防止卸料区臭气外逸以及苍蝇飞虫进入；垃圾池采用密闭且微负压的钢筋混凝土池建设，设有负压计进行监控，监控垃圾池内的压力情况，当负压不够时启动除臭装置对臭气进行控制；在运行期间，垃圾池与焚烧炉一次风机风口联通，控制抽风量，使卸料大厅、垃圾池、焚烧车间形成微负压，可以杜绝恶臭气体外泄；二次风从焚烧炉间出渣机附近抽取，通过二次风机喷入焚烧炉，确保垃圾充分燃烧。

	
	
	渗滤液收集池臭气
	渗滤液收集池采用密闭设计，通过顶部设机械通风管路，将产生的恶臭气体抽至垃圾池内，再由垃圾池内的引风机将臭气引至焚烧炉作为助燃空气。

	
	
	渗滤液处理站臭气、沼气
	项目渗滤液处理站采用密闭式运行，厌氧处理工段的主要构筑物（包括调节池、厌氧池、反硝化池、污泥池等）均加盖处理，形成微负压，以减少无组织废气的挥发量；焚烧炉正常运营时，渗滤液处理站臭气及沼气从相应池体抽出后，统一通过恶臭收集管道送至焚烧炉焚烧；停炉检修时，臭气送至活性炭应急除臭系统处理，厌氧池产生的沼气单独送至应急火炬燃烧。

	
	停炉检 修时臭气、沼气处理
	活性炭应急除臭系统
	于主厂房内设有1 套活性炭应急除臭系统。停炉检修时，垃圾池及渗滤液处理站的臭气抽至活性炭吸附装置进行处置，满足排放标准后，通过高20m、内径1.6m排气筒（DA002）排放。

	
	
	沼气应急火炬装置
	于渗滤液处理站设置1套沼气应急火炬装置，停炉检修时沼气采用火炬燃烧的方式处理，火炬排放高度8m，沼气管道上设置调压阀，不设置储气柜，设有1个容积10m3的稳压罐。

	
	粉尘治理
	飞灰仓
	飞灰仓仓顶设置1套仓顶袋式除尘器，将含尘气体处理后，经1根高34.9m、内径0.325m的排气筒（DA003）排放。

	
	
	活性炭仓
	活性炭仓仓顶设置1套仓顶袋式除尘器，将含尘气体处理后，经1根高18m、内径0.219m的排气筒（DA005）排放。

	
	
	石灰仓
	（1）在石灰浆制备间设置1 座石灰仓，石灰仓仓顶设置1套仓顶袋式除尘器，将含尘气体处理后，经1根高34.9m、内径0.273m的排气筒（DA004）排放。
（2）在干粉喷射车间设置1 座消石灰仓，石灰仓仓顶设置1套仓顶袋式除尘器，将含尘气体处理后，经1根高18m、内径0.219m的排气筒排放。

	
	固废处置
	炉渣
	设置一个372.6m3的渣池，焚烧炉渣在渣池内暂存后外售玉溪长美环保产业有限公司资源化综合利用。

	
	
	飞灰
	设置1座容积300m3飞灰仓，反应塔出灰以及从袋式除尘器下刮板输送机出来的灰，由机械运输系统送到飞灰仓。

	
	
	
	焚烧炉烟气处理过程中产生的飞灰采用螯合剂进行稳定化处理，飞灰稳定化配合比为飞灰：螯合剂：水的添加比例约为1：2%：30%。飞灰由储仓输送至各自称重仓，经计量后卸入强力混料机，螯合剂和水按比例混合后按设定程序进入混料机。飞灰、螯合剂、水经混料机搅拌混炼，飞灰中的重金属类与螯合剂反应生成稳定的螯合物。

	
	
	
	在垃圾卸料大厅下方设置一个占地面积约311m2的飞灰稳定化车间，主要进行飞灰稳定化处理，飞灰稳定化处理后先在车间内贮存，经检测满足《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）第6.3条要求后，交由中安瑞能环保（云南）有限公司填埋场填埋处置。

	
	
	危险废物
	废机油、废布袋等危险废物采用专门收集设施收集后暂存于一间30m2危废暂存间，定期曲靖天朗嘉华恩萨环境技术有限公司处置。

	
	
	一般固废
	渗滤液处理站污泥、废滤膜、废活性炭、原水处理污泥、餐厨垃圾项目产生的一般固废等送至垃圾池与进场垃圾一同焚烧处置。

	
	
	其他
	项目综合楼设有若干生活垃圾收集桶，生活垃圾收集后与进场垃圾一同焚烧处置。

	
	噪声防治措施
	项目空压站、垃圾上料、垃圾焚烧炉、余热锅炉、烟气净化设备等均置于主厂房内，汽轮机设有罩壳隔声处理，且置于主厂房内，一次风机、二次风机、热风机、冷却风机及锅炉风机设有消声器等降噪措施。

	
	分区防渗
	一、重点防渗区

1、主厂房地下室底板区域、初期雨水池、事故消防废水池、事故池区域防渗措施如下：

（1）C35细石混凝土浇筑保护层，厚100mm；（2）滚涂环氧玻璃鳞片防腐面，厚度0.2mm；（3）刮涂柔性环氧玻璃鳞片胶泥，厚度0.8mm；（4）滚涂环氧玻璃鳞片2道，同时每道手工铺贴03玻纤布，固化后修整（两涂两布，每道工序环氧玻璃鳞片和玻纤布总厚度0.8mm）；（5）刮涂环氢玻璃鳞片1 道，同时手工铺贴03 玻纤布，固化后修整厚度0.8mm；（6）环氧玻璃鳞片腻子修补麻面气孔；（7）环氧渗透底漆一遍，厚度1mm；（8）混凝土基面打磨，采用无尘打磨机打磨、清洁地面；（9）P8钢筋混凝土结构层（抗渗防水底板及侧壁）；（10）1.2mm厚高分子HDPE防水卷材，底板部分在防水卷材上设50mm厚C20细石混凝土；（11）6m 厚聚合物水泥防水砂浆；（12）50mm 厚聚苯板外保护层（侧壁），100mm 厚C20混凝土垫层，随打随抹平（底板）；（13）素土夯实。

2、埋地油罐、油泵房区域防渗措施如下：

（1）20mm 厚砂浆抹面；（2）100mm 厚C15混凝土；（3）长丝无纺土工布保护层一道；（4）2mm 厚HDPE防渗膜；（5）长丝无纺土工布保护层一道；（6）素土夯实。

3、厌氧罐、渗滤液处理站、危废暂存间、飞灰化验室区域防渗措施如下：

（1）100mm厚细石混凝土；（2）长丝无纺土工布保护层一道；（3）2.0m厚HDPE 防渗膜；（4）长丝无纺土工布保护层一道；（5）100mm厚C20混凝土垫层；（6）素土夯实。

4、危废暂存间、飞灰化验室区域防渗措施如下：

（1）环氧树脂耐磨自流平涂料面层；（2）100mm厚细石混凝土；（3）长丝无纺土工布保护层一道；（4）2.0m厚HDPE防渗膜；（5）长丝无纺土工布保护层一道；（6）100mm厚C20混凝土垫层；（7）素土夯实。

5、飞灰养护间区域防渗措施如下：

（1）环氧树脂耐磨自流平涂料面层；（2）150mm厚C20混凝土表面；（3）长丝无纺土工布保护层一道；（4）2.0mm厚HDPE防渗膜；（5）长丝无纺土工布保护层一道；（6）100mm厚C20砼垫层；（7）100厚级配碎石垫层;（8）素土夯实。

6、飞灰稳化间、石灰浆制备加间、锅炉间、烟气间区域防渗措施如下：

（1）环氧树脂耐磨自流平涂料面层；（2）100mm 厚P8 钢筋混凝土结构层。
二、一般防渗区
1、主厂房（汽机间）、工业消防水池、冷却塔及循环水池、循环水泵房、泥水沉淀池、中水处理站区域防渗措施如下：

（1）环氧树脂耐磨自流平涂料面层；（2）100mm厚C20混凝土浇筑；（3）100mm厚厚级配碎石垫层；（4）素土夯实。

2、化粪池区域防渗：

（1）100mm厚C20混凝土浇筑；（2）100mm厚厚级配碎石垫层；（3）素土夯实。
三、简单防渗区
主厂房（接待大厅及环保展厅、变压器、升压站、引风机、CEMS小室、烟囱）、综合楼、门卫、门卫及地磅房、地磅区域防渗：
（1）100mm厚C20混凝土浇筑；（2）100mm厚厚级配碎石垫层；（3）素土夯实。
四、收集管道
渗滤液收集管道采用架空设置，管道沿线地面采用混凝土硬化；管道采用优质钢塑复合管，设置管道泄漏的监控措施和应急处置措施。

	
	监控井
	设置5个监控井：1#监测井、2#监测井、3#监测井、4#监测井、5#监测井。

	
	事故风险防范
	柴油罐采用地埋罐，设置围堰，尺寸为11m×3.5m×3.5m。

	
	
	建设事故水池1座，容积1055m3。

	
	
	建设事故消防废水池1座，容积520m3。

	
	
	厂区按要求进行分区防渗。

	
	
	升压站旁设置1个事故油池，容积28m3，用于收集升压站事故情况下的变压器油。

	
	
	餐厨垃圾项目新建的油脂储罐设置围堰。

	依托工程
	上网输电工程
	项目年发电量95.62×106kW，年上网电量约79.36×106kWh。输电线路、升压站的环境影响评价、竣工环境保护验收等内容由建设单位另行委托单位开展。

	
	生活垃圾收集运输
	垃圾由服务区市政环卫部门负责收运入厂。


2.4生产规模
生活垃圾焚烧项目年处理生活垃圾25.55万吨，年发电量95.62×106kWh/a，年上网电量为79.36×106kWh/a。
餐厨垃圾项目日处理餐厨垃圾50吨，年处理餐厨垃圾18250吨。
2.5主要生产设备
项目主要生产设备见下表。
表2.5-1 现有项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	生活垃圾焚烧项目

	一
	垃圾接收、储存系统

	1
	汽车衡
	长×宽：18m×3.4m ，分度值20kg
	台
	2

	2
	垃圾卸料门
	液压双开门，门洞尺寸：W×H=3.8×6.5m
	座
	3

	3
	快关门
	快速提升门， 门洞尺寸：W×H=6.0×5.5m
	座
	2

	4
	垃圾吊车
	全自动液压双梁桥式抓斗起重机，抓斗容积：6.3m3
	台
	2

	二
	焚烧系统

	1
	焚烧炉
	机械炉排炉（国产），处理能力：700t/d
	台
	1

	2
	余热锅炉
	参数：6.4MPa（G）、450℃，额定蒸发量：59.2t/h
	台
	1

	3
	液压装置
	/
	套
	1

	4
	余热锅炉输灰系统
	输送能力：3t/h
	台
	2

	5
	出渣机
	Q=10t/h
	台
	3

	6
	点火燃烧器
	3MW
	台
	2

	7
	助燃燃烧器
	17MW
	台
	2

	8
	启动燃烧风机
	风量：8808Nm3/h，风量：3000Pa，风温：20℃，电机功率：11kW（380V，变频）
	台
	2

	9
	辅助燃烧风机
	风量：24619Nm3/h，风压：3800Pa，风温：20℃，电机功率：30kW（380V，变频）
	台
	2

	10
	一次风机
	风量：71915Nm3/h，风压：5500Pa，风温：56℃，电机功率：250kW（380V，变频）
	台
	1

	11
	二次风机
	风量：37657Nm3/h。风压：11250Pa，风温：21℃，电机功率：250kW（380V，变频）
	台
	1

	12
	炉墙冷却风机
	风量：15756Nm3/h，风压：1280Pa，风温：40℃，电机功率：15kW（380V，变频）
	台
	1

	13
	推料器和炉排冷却风机
	风量：4400Nm3/h，风压：3200Pa，风温：21℃，电机功率：37kW（380V，工频）
	台
	1

	14
	一次风蒸汽-空气预热器
	风量：61916Nm3/h，风温：230℃
	台
	1

	15
	二次风蒸汽-空气预热器
	风量：28680Nm3/h，风温：145℃
	台
	1

	16
	蒸汽吹灰器
	/
	套
	1

	17
	燃气脉冲吹灰系统
	/
	套
	1

	18
	定期排污扩容器
	DP-3.5
	台
	1

	19
	电动葫芦
	2t
	台
	1

	三
	发电系统

	1
	汽轮机
	C15-636/1.2/44.5，15MW
	台
	1

	2
	发电机
	QF-15，15MW，10.5KV
	台
	1

	3
	凝汽器
	/
	台
	1

	4
	凝结水泵
	出力：69m3/h，压头：90mH2O
	台
	2

	5
	汽封加热器
	/
	台
	1

	6
	低压加热器
	/
	台
	1

	7
	冷油器
	/
	台
	1

	8
	本体疏水膨胀箱
	/
	台
	1

	9
	均压箱
	/
	台
	1

	10
	水环真空泵
	/
	台
	2

	11
	空冷器
	/
	台
	1

	12
	辅助油泵
	/
	台
	1

	13
	事故交流油泵
	/
	台
	1

	14
	事故直流油泵
	/
	台
	1

	15
	主油箱
	/
	台
	1

	16
	给水泵
	出力：75m3/h，压头：880mH2O，电机功率：280 kW（10.5kV）（变频）
	台
	2

	17
	疏水泵
	出力：30m3/h，压头：80mH2O，电机功率：22kW（380V）
	台
	2

	18
	事故油箱
	/
	台
	1

	19
	除氧器
	70t/h，0.27 MPa（a），130℃
	台
	1

	20
	除氧水箱
	30m3
	台
	1

	21
	除氧间疏水扩容器
	/
	台
	1

	22
	连续排污扩容器
	2.5m3
	台
	1

	23
	疏水扩容器
	1.5m3
	台
	1

	24
	疏水箱
	20m3
	台
	1

	25
	辅助减温减压器
	12t/h，6.2/1.2MpaG，440/300℃
	台
	1

	26
	旁路减温减压器
	65t/h，6.2/0.5MpaG，440/160℃
	台
	1

	27
	慢速桥式起重机
	25/5t，16.5m，高度14.5m
	台
	1

	四
	烟气处理系统

	（一）
	石灰浆制备与喷射系统

	1
	石灰料仓
	料仓容积：150m3
	台
	1

	2
	石灰定量螺旋给料机
	给料量：20m3/h
	台
	2

	3
	石灰浆制备罐
	φ=2400mm，H=2400mm
	台
	2

	4
	石灰浆储浆罐
	φ=3200mm，H=3000mm
	台
	1

	5
	石灰浆泵
	流量：20m3/h，扬程：85m
	台
	2

	6
	布袋除尘器（石灰仓顶）
	处理风量：540-4300Nm3/h，除尘效率：99.5%
	台
	1

	（二）
	半干法脱酸系统

	1
	旋转喷雾器
	雾化液滴直径：30~50μm，型式：直连耦合式，转速：12000rpm（变频调节）
	台
	1

	2
	脱酸反应塔
	φ=8500mm，H=9000mm，烟气进/出口温度：190/160℃，烟气处理量：133243Nm3/h，烟气停留时间：20s
	台
	1

	（三）
	干法脱酸系统

	1
	熟石灰缓冲罐
	料仓容积：5m3
	台
	1

	2
	计量螺旋锁气阀
	/
	台
	1

	3
	熟石灰粉喷射罗茨风机
	风量：16000 Nm3/h，风压：2000Pa
	台
	1

	4
	石灰料仓
	料仓容积：150m3
	台
	1

	5
	布袋除尘器（石灰仓顶）
	处理风量：800Nm3/h，除尘效率：99.5%
	台
	1

	（四）
	活性炭喷射系统

	1
	活性炭储仓
	料仓容积：30m3
	台
	1

	2
	活性炭给料装置
	给料量：20m3/h
	台
	1

	3
	活性炭定量给料称
	给料量：20m3/h
	台
	1

	4
	活性炭喷射装置
	/
	台
	1

	5
	布袋除尘器（活性炭仓顶）
	处理风量：540-4300Nm3/h，除尘效率：99.5%
	台
	1

	（五）
	袋式除尘器系统

	1
	布袋除尘器
	处理烟气量：138618Nm3/h，压力损失：≤1500Pa，入口烟气温度：160℃，布袋材质：PTFE+ePTFE，气布比：0.78m/min，过滤面积：6514m2，清灰方式：离线/在线
	台
	1

	2
	预热循环风机
	风量：18000Nm3/h
	台
	1

	3
	密封加热器
	加热温度：100℃（正常）/130℃（最大）
	台
	1

	（六）
	SNCR系统

	1
	除盐水储罐
	容积：1m3
	台
	1

	2
	除盐水输送泵
	流量：2m3/h，扬程：20m
	台
	2

	3
	尿素溶液制备罐
	容积：5m3
	台
	1

	4
	尿素溶液运转泵
	流量：15m3/h，扬程：85m
	台
	1

	5
	尿素溶液储存罐
	容积：15m3
	台
	1

	6
	尿素溶液输送泵
	流量：15m3/h，扬程：85m
	台
	1

	7
	混合计量单位
	/
	台
	1

	8
	双流体喷枪
	/
	台
	18

	（七）
	引风机
	风量：166600Nm3/h，风压：6000Pa、风温：150℃
	台
	1

	（八）
	烟囱
	形式：全钢结构烟囱，烟囱出口内径：2200mm，高度：60m
	根
	1

	五
	除渣系统

	1
	渣吊起重机
	类型：半自动/手动液压双梁桥式抓斗起重机，起重量：5t，抓斗容积：2m3，电功率：70KW
	台
	1

	六
	飞灰处理系统

	1
	埋刮板输送机
	输送能力：10t/h
	套
	1

	2
	斗式提升机
	输送能力：10t/h
	台
	1

	3
	飞灰螺旋输送机
	输送能力：5t/h
	台
	1

	4
	双轴搅拌机
	处理能力：5t/h
	台
	1

	5
	螯合剂储罐
	容积：5m3
	台
	2

	6
	螯合剂制备罐
	容积：2m3
	台
	1

	7
	电气系统

	8
	10kV 高压开关柜
	KYN28-12A
	套
	19

	9
	电力变压器
	SCB14-2500/10，10/0.4kV
	台
	2

	10
	电力变压器
	SCB14-1000/10，10/0.4kV
	台
	4

	11
	低压抽出式开关柜
	MNS
	台
	42

	12
	高压变频柜（10kV）
	引风机1台
	台
	1

	13
	低压变频柜（0.4kV）
	/
	套
	12

	14
	直流蓄电池
	800Ah
	套
	1

	15
	UPS 电源
	40kVA
	套
	1

	16
	电气继电保护与综合自动化系

统
	/
	套
	1

	17
	火灾报警控制系统
	/
	套
	1

	七
	给排水系统

	（一）
	循环水系统

	1
	机械通风冷却塔
	设计流量：Q=4400m3/h，N=132kW，U=380V
	台
	1

	2
	循环水泵
	设计流量：Q=1005~2010m3/h，设计扬程：H=26~21m，电机功率：N=132kW（380V）（1台变频）
	台
	3

	（二）
	原水系统

	1
	取水泵
	Q=35m3/h，H=220m，N=37kw
	台
	2

	2
	生产水净水器
	处理能力：Q=75m3/h
	套
	2

	（三）
	消防给水系统

	1
	消防水泵
	XBD8.5/50G-L-75KW，Q=50L/s，H=85m/功率75KW
	台
	2

	2
	消防稳压泵
	XW(L)-II345-SR型，Q=3L/s，H=45m，mN=4kw，SQL1000*1.6式隔膜
	台
	4

	3
	消防炮供水泵
	XBD12/60G-L-110KW，Q=60L/s，H=120m/功率110KW
	台
	2

	（四）
	生产给水系统

	1
	生产给水泵
	Q=70~100m3/h，H=54~50m，N=22kw
	台
	2

	2
	回用水泵
	Q=10m3/h，H=60m，N=10kw
	台
	3

	3
	锅炉排污降温池回用水泵
	Q=10m3/h，H=30m，N=4kw
	台
	2

	（五）
	雨水排水系统

	1
	初期雨水提升泵
	Q=30m3/h，H=30m，N=15kw
	台
	2

	（六）
	垃圾渗沥液系统

	1
	垃圾渗沥液提升泵
	Q=30m3/h，H=30m，N=15kw
	台
	2

	（七）
	生活污水系统

	1
	生活污水提升泵
	Q=15m3/h，H=30m，N=7.5kw
	台
	2

	（八）
	电化学处理系统

	1
	电化学处理系统
	处理规模48003m/d
	套
	1

	2
	ECT反应室
	/
	台
	12

	3
	ECT阳极
	1.2×1.0m2
	套
	1

	4
	ECT阴极
	12×2.1m2
	套
	1

	5
	ECT电解点源
	/
	台
	4

	6
	ESP反应室
	/
	台
	1

	7
	ESP阳极
	/
	只
	6

	8
	ESP电解点源
	/
	台
	1

	9
	ESP自动排污阀门
	DN50 电动球阀
	台
	1

	10
	自动除垢装置
	/
	套
	13

	11
	自动排气阀门
	/
	台
	13

	12
	自动排污阀门
	电动球阀，DN80
	台
	2

	13
	橇装系统管道
	/
	套
	2

	14
	减速机
	二级减速
	台
	13

	15
	电机
	0.25kW电机
	台
	13

	16
	在线水质分析仪
	电导率、pH
	套
	1

	17
	水质自动分析仪表
	钙硬度、总碱度、氯离子
	套
	1

	18
	压力变送器
	4-20mA/带显示表头
	台
	2

	19
	流量计
	电磁流量计
	台
	1

	20
	电动调节阀
	DN250自动调节流量
	台
	1

	21
	电源柜
	20V300A电解点源
	台
	2

	八
	焚烧炉废气自动在线监测系统

	1
	800*600*2000分析柜
	114×74×232，12寸骨架电脑1台；

GMS10WH-H氧传感器1件；

SIC-PU傅里叶红外吹扫单元1台；

PP1170HB-DT-01探头杆1根
	套
	1

	2
	PT-1D(PDS)流速仪
	200×41×41
	台
	1

	3
	DT600粉尘仪
	45×37×26
	台
	1

	4
	减压阀
	YQY-04-8L减压阀2个；

R10LG-DLG-63-00减压阀2个（带6mm卡套接头）；

R10LG-DKG-63-00减压阀2个（带6mm卡套接头）；
	箱
	1

	5
	750*500*200吹扫箱
	/
	套
	1

	6
	600*600*200信号箱
	/
	套
	1

	7
	430*400*170配电箱
	/
	套
	1

	8
	PP1170HBf取样探头
	PP1170HBf取样探头（含气动阀、单向阀）
	套
	1

	9
	K37A数采仪
	/
	台
	1

	10
	EL-200

压缩空气处理单元
	/
	件
	1

	11
	IPC310-工控机
	/
	台
	1

	12
	21.5′显示器
	/
	台
	1

	餐厨垃圾项目

	1
	接料装置
	V=20m3，底部双500型沥水螺旋机
	台
	1

	2
	除砂装置
	处理量：6-8t/h
	台
	1

	3
	沥液箱
	容积：V=8m3，配套搅拌机
	台
	1

	4
	沥液箱输送泵
	Q=15m3/h，H=15m
	台
	2

	5
	破碎机
	处理量：6-8t/h
	台
	1

	6
	1#出渣无轴螺旋输送机
	φ500，L=7500mm
	台
	1

	7
	分选机
	选型满足工艺要求，处理量：6-8t/h
	台
	1

	8
	2#出渣无轴螺旋输送机
	φ500，L=7200mm
	台
	1

	9
	3#出渣无轴螺旋输送机
	φ500，L=10000mm
	台
	1

	10
	4#出渣无轴螺旋输送机
	φ500，L=7500mm
	台
	1

	11
	5#出料无轴螺旋输送机
	φ300，L=4200mm
	台
	1

	12
	压榨机
	满足工艺要求，处理能力：6- 8t/h
	台
	1

	13
	除杂分离机
	处理能力6~8t/h
	台
	1

	14
	浆液箱
	容积：V=8m3，配套搅拌机
	台
	1

	15
	浆液箱输送泵
	Q=15m3/h ，H=15m
	台
	2

	16
	加热罐
	容积：V=10m3
	台
	1

	17
	离心机进料泵
	螺杆泵，Q=10m3/h
	台
	2

	18
	卧式离心机
	处理量：5~8m3/h
	台
	1

	19
	油脂暂存箱
	容积：V=1m3
	台
	1

	20
	油脂输送泵
	齿轮泵，Q=5m3/h 
	台
	1

	21
	污水罐
	容积：V=5m3
	台
	1

	22
	污水输送泵
	渣浆泵，Q=10m3/h ，H=20m
	台
	2

	23
	热水罐
	容积：V=3m3
	台
	1

	24
	热水泵
	Q=5m3/h 
	台
	2

	25
	分汽缸
	DN500×2000；配就地压力表；
压力：0.8Mp
	台
	1

	26
	集水井输送泵
	设备选型满足工艺要求，Q=10m3/h
	台
	1

	27
	室外油罐
	容积：V=30m3
	台
	1

	28
	油脂输送泵
	Q=15m3/h，H=15m
	台
	2

	29
	电发生器
	Q=0.3t/h
	台
	1

	30
	纳米吸附除油装置
	—
	套
	1


2.6主要原辅材料及能源消耗情况
现有项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。
表2.6-1  现有项目原辅料及能源消耗一览表
	序号
	项目
	全年指标（t/a）
	备注

	原料

	1
	生活垃圾
	25.55万
	江川区、通海县、华宁县以及周边乡镇

	2
	餐厨垃圾
	18250
	

	辅料

	1
	消石灰
	3337
	用于半干法和干法烟气净化系统脱酸使用

	2
	活性炭
	119
	用于焚烧炉烟气净化系统

	3
	尿素
	436
	主要在焚烧炉内脱硝中使用

	4
	螯合剂
	210
	用于飞灰稳定化阶段

	5
	植物除臭剂
	3.0
	餐厨垃圾项目使用，减少恶臭气体排放

	能源

	1
	0#轻质柴油
	60
	用于焚烧炉点火和辅助燃烧环节

	2
	新鲜水
	49.59万m3
	生产使用

	3
	蒸汽
	1314
	餐厨垃圾项目使用，由生活垃圾焚烧厂余热锅炉提供


2.7劳动定员及工作制度
劳动定员：现有项目总劳动定员为50人，其中管理和技术人员10人，生产人员40人。
工作制度：垃圾焚烧项目实行24小时连续工作制，人员编制按三班工作制，四班人员组成 4班3运转运行，年运行时间不低于335天；餐厨垃圾项目实行8小时工作制，全年365天运行。
2.8现有项目生产工艺
2.8.1生活垃圾焚烧项目（已建投运）
2.8.1.1总体流程
生活垃圾由专用车辆运送入厂后，经地磅房自动称重，进入主厂房垃圾卸料大厅，随后卸入垃圾池内。由于生活垃圾组成复杂、尺寸差别很大、各批之间特性差异十分明显，为了稳定焚烧过程，需要用行车抓斗进行不停的搅拌和翻混，使垃圾进行均质化。垃圾池中经过均质化处理的垃圾，按负荷量的要求送入机械炉排焚烧炉进行焚烧。垃圾在炉排上经干燥、燃烧、燃烬阶段，完成焚烧过程。燃料焚烧产生的热量经余热锅炉吸收，产生的中温次高压（6.4MPa，450℃）过热蒸汽送往汽轮发电机组发电。
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图2.8-1  生活垃圾焚烧项目工艺流程及产排污节点图
2.8.1.2燃料处理及输送系统
1、垃圾接收和卸料

生活垃圾由服务区域内的环卫部门负责清运入厂，经地磅房汽车衡自动称重后，进入垃圾卸料大厅内，卸入垃圾池。

2、垃圾储存

建设1座半地下式垃圾池，尺寸为长38m、宽24m、高24.5m（其中地下深度6m）。
垃圾在垃圾池内堆存不仅可达到垃圾堆放发酵，渗滤液顺利导出提高垃圾热值的目的，而且还能保证设备事故或检修时仍可接收垃圾，起到一定的调节作用。在垃圾堆放期间，对其进行搅拌、混合、脱水等处理，使垃圾成分更加均匀，有利于焚烧。底层垃圾自然堆积压实，压缩后的垃圾密度约提高50%～80%，提高了池内垃圾的实际堆存量。

垃圾在堆存过程中会产生臭气，垃圾库上方靠焚烧炉一侧设有一次风机吸风口，抽吸垃圾库内臭气作为焚烧炉燃烧空气，并使垃圾库呈负压状态，防止臭味和甲烷气体的积聚和溢出。此外，在垃圾库顶部加设通风除臭系统，保证焚烧炉停炉期间垃圾储存坑的臭气不向外扩散。

垃圾在垃圾池内存储过程中会产生渗滤液，经垃圾池渗滤液收集系统收集后进入到渗滤液收集池，再泵入渗滤液处理站进行处理。

3、垃圾上料

垃圾池内设置起重量为11t、抓斗容积为6.3m3的多瓣式垃圾抓斗桥式起重机2台，吊车上设置称量装置，并且具有分系统计量、预报警、超载保护及防摆、防倾、自定位、防撞等功能，能进行记录并能在吊车控制室显示统计投料的各种参数。吊车配备手动操作系统和自动操作系统切换口，可供焚烧炉加料及对垃圾进行混合、倒堆、搬运、搅拌等，并按顺序堆放到预定区域，以确保入炉垃圾组分的均匀及稳定燃烧。鉴于垃圾库内恶劣环境，抓斗吊车运行由控制室进行遥控，控制室与垃圾库完全隔离，由控制室操作人员控制抓斗吊车运行。

4、渗滤液收集和输送系统

由于垃圾含有较高水分，在存放过程中将有部分水分从垃圾中渗出，因此，垃圾池底部设置不小于2%的排水坡度，垃圾池前墙的底部装有不锈钢格栅，以将垃圾渗滤液排至渗滤液收集池，收集到的渗滤液由污水泵送至调节池，后续泵入渗滤液处理站进行处理。

2.8.1.3生活垃圾焚烧系统
项目采用机械炉排型焚烧炉，其工艺流程为：垃圾抓斗起重机抓取垃圾→给料斗→液压退料器→炉排干燥段→燃烧段→燃尽段，充分燃烧后产生的炉渣由出渣机排出。

垃圾焚烧系统由点火及辅助燃烧系统、焚烧炉液压传动系统、燃烧空气系统、垃圾焚烧系统、出渣系统等组成。

一、点火及辅助助燃系统

本焚烧发电厂焚烧炉启动点火及助燃采用自厂外运输来的0#柴油。

（1）点火燃烧器

点火燃烧器启动既可用于焚烧炉启动点火，也可用于低热值垃圾的辅助燃烧。

焚烧炉点火时炉内在无垃圾状态下，使用燃烧器使炉出口温度至400℃，然后垃圾的混烧使炉温慢慢升至额定运转温度（850℃以上）。主要为避免因急剧升温，炉材温度发生剧烈变化，因热及机械性的变化发生剥落使耐火材料的寿命缩短，故助燃燃烧器应进行阶段性的温度调整以防温度的剧烈变化。

焚烧炉配置2台点火燃烧器。停炉时与启动时均使用助燃燃烧器使炉温慢慢下降以防止温度的急剧变化，并使燃烧炉排上残留的未燃物完全燃烧。

（2）辅助燃烧器

焚烧炉配置2台辅助燃烧器，辅助燃烧器位于焚烧炉二次引风入口处。该燃烧器在锅炉启动、停炉以及为确保烟气温度在850℃停留2s时投入使用。辅助燃烧器的启动、关停都由中央控制室根据检测到的燃烧室温度由燃烧控制系统自动完成。为了确保炉膛烟气温度能持续稳定的≥850℃（0#轻柴油）。

（3）点火及辅助燃油系统

项目点火及辅助燃烧燃料采用轻质柴油，轻质柴油通过罐车输送至厂内点火油库。在点火油库设置1座40m3卧式埋地油罐，汽车油罐通过自带油泵向储油罐卸油，经滤油器过滤后由供油泵加压送入点火装置，点火油库设置2台供油泵，以满足锅炉点火用油需要。

二、焚烧炉液压传动系统

项目建设焚烧炉配备一台液压站，以保证液压站工作的高度可靠性。液压站由焚烧炉厂家配套，保证液压站性能的先进性和成熟性。

焚烧炉落料斗的液压挡板、推料器、出渣机和炉排共用一个液压站。

液压站包括主油泵、循环过滤泵、油箱、电控柜以及其他所有元件装置。管道从液压装置引出，经由流量比例控制阀和电磁阀引至炉排上的液压缸，每个炉排可单独调节和控制，使燃烧在高自动化的水平上进行。

三、燃烧空气系统

项目建设焚烧炉配备一套燃烧空气系统，燃烧空气系统由一次风机、二次风机、炉墙冷却风机、推料器和炉排冷却风机、一次和二次空气预热器及风管组成。

（1）一次风系统

燃烧用一次风从垃圾贮坑上方引入一次风机，风量可独立调节。以保证垃圾贮坑处于微负压状态，使坑内的臭气不会外泄。由于垃圾车的倾卸及吊车的频繁作业，造成垃圾贮坑内粉尘较多且湿度较大，因此在鼓风机前风道上设有抽屉式过滤器，定期清除从坑内吸入的细小灰尘、苍蝇等杂物。

一次风从垃圾贮坑内抽取，经过一次风蒸汽式预热器后由炉排底部引入，中央控制系统可以通过炉排底部的调节阀对各个区域的送风量进行单独控制。一次风同时具有冷却炉排和干燥垃圾的作用。
（2）二次风系统

二次风取风口设在焚烧车间内，并设置旁路吸风口从垃圾贮坑内吸风，吸风口与一次风管道共用，以减少垃圾贮坑开孔。二次风经过二次风预热器后，从炉膛上方引入焚烧炉，使可燃成分得到充分燃烧，二次风量也可随负荷的变化加以调节。为了减少焚烧间内的噪音，在风机的吸风口设置消音器。

（3）炉墙冷却风系统

为防止炉墙内表面由于燃烧温度高而产生结焦，焚烧炉炉墙的一部分设计成空冷墙构造，以有效降低炉墙表面温度抑制结焦，延长使用寿命，同时，加热后的炉墙冷却风与一次风混合，回收了热量，减少了散热损失。空冷墙的设置，保证了焚烧炉对生活垃圾热值趋高发展有良好的适应性。

本次焚烧炉配置1台炉墙冷却风机，由一次风母管吸风，加热后的炉墙冷却风与一次风混合送入炉膛，既有效地利用了能量，又提高了焚烧炉的热效率。为了减少焚烧间内的噪音，在风机的吸风口设置消音器。

（4）推料器和炉排冷却风机

为防止因为焚烧炉回火引起推料器温度过高，焚烧炉的推料器设置1台单独冷却风机（与炉排冷却风机合用），抽取焚烧间的空气充入推料器，对推料器进行冷却保护，升温后的空气汇集后一次风吸风管。

为保护炉排在高温下可正常运行，对焚烧炉的第一级炉排与第二级炉排阶梯处设置1台独立的冷却风机，冷却风机进口炉排一段末端，排出和气体流动产生的噪音通过风管的布置来降低。炉排阶梯冷却风机可与上述的推料器冷却风合并为一个风机。

（5）一二次风加热系统

为保证高水分、低热值的垃圾充分燃烧，加速垃圾干燥过程，一般燃烧空气先进行预热后再进入炉内。针对本项目的垃圾特性，考虑将一次风和二次风加热到145~220℃左右。为了减少不必要的热量损失，采用两级加热。本工程采用汽轮机一段抽汽+汽包饱和蒸汽的加热汽源，用于将一次风加热到220℃左右；采用汽轮机一段抽汽的加热汽源，用于将二次风加热到145℃左右。

四、垃圾焚烧系统

（1）炉前垃圾进料系统
垃圾进料装置包括垃圾料斗、料槽和给料器，生活垃圾经给料斗、料槽、给料器进入焚烧炉排。

垃圾给料斗用于将垃圾吊车投入的垃圾暂时贮存，再连续送入焚烧炉处理，给料斗为漏斗形状，能够贮存约1个小时焚烧量的垃圾，由可更换的加厚防磨板组成，为了观察给料斗和溜槽内的垃圾料位，给料斗安装了摄像头和垃圾料位感应装置，并与吊车控制室内的电脑屏幕相联。料斗内设有避免垃圾搭桥的装置。

给料溜槽设计上垂直于给料炉排，这样能够防止垃圾的堵塞，能够有效的防止火焰回窜和外界空气的漏入，也可以存储一定量的垃圾，溜槽顶部设有盖板，停炉时将盖板关闭，使焚烧炉与垃圾贮坑相隔绝。

给料炉排位于给料溜槽的底部，保证垃圾均匀、可控制的进入焚烧炉排上。给料炉排由液压杆推动垃圾通过进料平台进入炉膛。炉排可通过控制系统调节，运动的速度和间隔时间能够通过控制系统测量和设置。

（2）机械炉排焚烧炉

焚烧炉是垃圾焚烧发电厂极其重要的核心设备，它决定着整个垃圾焚烧发电厂的工艺路线与工程造价，为了长期、稳定、可靠的运行，从长远考虑，本工程选用技术成熟可靠的炉排炉焚烧方式。焚烧炉炉排面由独立的多个炉瓦连接而成，炉排片上下重叠，一排固定，另一排运动，通过调整驱动机构，使炉排片交替运动，从而使垃圾得到充分的搅拌和翻滚，达到完全燃烧的目的，垃圾通过自身重力和炉排的推动力向前前进，直至排入渣斗。

炉排分为三个区域：干燥区、燃烧区、燃尽区。在给料炉排的作用下，垃圾首先进入干燥区，在炉排的推送和重力作用下翻转移动至炉排燃烧区，与燃烧区上已燃烧的垃圾混合，同时发生引燃和着火过程。垃圾在炉排的燃烧区、燃尽区依次完成燃烧、燃尽过程，燃尽后的固体产物炉渣经出渣口落入出渣机。

各段炉排通过独立的液压缸系统进行驱动，根据设置在燃尽炉排上部的温度测点来监控垃圾的燃烧情况。当温度较高时，说明垃圾未燃烧充分，控制系统通过调慢燃尽炉排的运动速度以延长垃圾的停留时间，从而保证进入落渣管前的垃圾能充分燃尽。燃烧空气从炉排下方通过炉排之间的空隙进入炉膛内，起到助燃和清洁炉排的作用。

项目焚烧炉的相关性能参数确定如下表所示。
表2.8.1-1  焚烧炉性能参数表
	序号
	项目
	单位

	1
	数量
	1台

	2
	焚烧装置炉排型式
	机械炉排炉

	3
	单台额定处理量
	700t/d，29.16t/h

	4
	焚烧炉超负荷运行时的最大处理量
	32.08t/h

	5
	设计点垃圾热值
	6460kJ/kg

	6
	入炉垃圾热值范围
	5100kJ/kg~9500kJ/kg

	7
	焚烧炉年正常工作时间
	≥8000h

	8
	烟气在燃烧室中的停留时间
	≥2s

	9
	燃烧室烟气温度
	≥850℃

	10
	焚烧炉渣热灼减率
	≤5%


当进炉垃圾的热值低5100kJ/kg时，辅助燃烧器会根据烟道中预设位置的温度自动向炉内喷辅助燃料，以保证使炉内烟气温度达到850℃、停留2s的要求。
2.8.1.4余热锅炉系统
一、余热锅炉系统的组成

项目余热锅炉是回收生活垃圾焚烧产生的热量以产生中温次高压蒸汽提供给汽轮发电机组做功的设备，是与焚烧炉配套设计的专用锅炉。余热锅炉为单锅筒自然循环式锅炉，主要由汽包、水冷壁、炉墙及过热器、对流管束、省煤器等在内的多级对流受热面组成。

二、余热锅炉的设计参数

余热锅炉设计参数见下表。
表2.8.1-2  生活垃圾焚烧项目余热锅炉参数表
	序号
	设计内容
	单位
	设计参数

	1
	锅炉数量
	台
	1 台

	2
	单台额定蒸发量
	t/h
	59.2（LHV=6460kJ/kg）

	3
	额定蒸汽出口压力
	MPa
	6.4

	4
	额定蒸汽出口温度
	℃
	450

	5
	锅炉给水温度
	℃
	130

	6
	锅炉排烟温度
	℃
	190~230℃

	7
	余热锅炉热效率
	%
	81

	8
	减温方式
	/
	喷水减温


余热锅炉主要利用焚烧炉的高温废气的余热作为热源。余热锅炉设有挡渣管，可有效拦截焚烧炉产生的飞灰，拦截下来的飞灰进入飞灰仓。

焚烧炉的高温烟气经余热锅炉冷却后出口温度为190～230℃，此部分烟气为本项目最重要的大气污染源。由于生活垃圾的成分极其复杂，并含多种污染物如废旧塑料、废旧橡胶、废旧电池、废布、废纸、厨余、重金属等，在焚烧过程中会发生许多化学反应，产生的烟气中含有酸性气体、重金属、颗粒物、有机污染物等污染物。本项目的焚烧烟气经“SNCR炉内脱硝（尿素）+半干法脱酸+活性炭喷射+干法喷射脱酸+布袋除尘”处理后经60m高排气筒高空排放。

锅炉用水采用除盐水制备系统制取的软水。设置1套出水能力为10m³/h的除盐水系统，采用全膜法（超滤+两级反渗透+EDI）除盐系统进行软水的制取，制取过程中会产生浓水，该部分水收集后全部排入中水处理站处理。

余热锅炉在运行过程中，由于锅炉水的不断蒸发和浓缩，容易造成受热面结垢、结渣，致使热交换恶化，排烟温度升高，热损失加大，并影响蒸汽品质，因此需严格控制给水水质，并不断进行排污，把锅筒与下集箱等处的高浓度盐水和泥渣、污垢等排出炉外，以保证锅炉水质量，通常以锅炉排污水的形式外排，该部分水全部排至降温池作为循环冷却水。
2.8.1.5热力系统
一、汽轮发电机系统

项目装机规模为1×700t/d机械炉排垃圾焚烧炉+1×15MW抽凝式汽轮发电机组。项目设置的汽轮机及发电机参数下表所示。
表2.8.1-3  生活垃圾焚烧项目汽轮发电机组设计参数表
	序号
	设计内容
	设计参数

	1
	汽轮机

	1.1
	数量
	1台

	1.2
	型号：
	C15-636/1.2/44.5

	1.3
	额定功率：
	15MW

	1.4
	额定转速：
	5500r/min

	1.5
	进汽压力：
	6.2MPa

	1.6
	进汽温度：
	440℃

	1.8
	额定进汽量
	56.7t/h

	2
	发电机

	2. 1
	数量
	1台

	2.2
	型号
	QF-15-2

	2.3
	额定功率：
	15MW

	2.4
	额定转速：
	3000r/min

	2.5
	功率因数：
	0.8

	2.6
	出线电压：
	10.5kv

	2.7
	励磁方式：
	无刷励磁


二、原则性热力系统

汽轮发电系统由主蒸汽系统、主给水系统、旁路主蒸汽系统、回热抽汽蒸汽、除氧系统、凝结水系统、化学补充水系统、循环冷却水系统、抽真空系统、疏放水系统、汽轮机油系统等主要部分组成。

（1）主蒸汽系统

余热锅炉过热蒸汽集汽联箱出口到汽轮机进口的连接管道，以及从主蒸汽母管通往各辅助设备的蒸汽支管均为主蒸汽管道，主蒸汽系统采用单母管制，锅炉来主蒸汽管道汇入主蒸汽母管分别接至1台C15汽机、辅汽减温减压器及旁路减温减压器。

（2）主给水系统

主给水系统是由中压除氧器出口经给水泵升压后送至余热锅炉省煤器的进口。本工程设2台高压锅炉给水泵，2台给水泵的出力各为1台锅炉所需的容量。

给水泵采用变频调节，进锅炉省煤器的高压给水温度为130℃。给水泵出口配机械再循环阀和最小流量再循环管路，以保证给水泵在低负荷时的安全运行。低压给水及高压给水系统均采用单母管制，给水管路经给水控制台调节后进入锅炉的省煤器。

（3）旁路主蒸汽系统

旁路主蒸汽系统主要由旁路凝汽器（主凝兼做旁凝）、旁路减温减压器、旁路主蒸汽管道等组成。该系统在汽轮机故障情况下，可将蒸汽引入冷凝成水回收利用，既保证了垃圾的正常处理，又能减少启停炉的噪声污染，同时回收工质，减少工质的损失。

（4）回热抽汽蒸汽

汽轮机具有三级非调整抽汽。第一级抽汽供给蒸汽—空气预热器，预热锅炉一次风和二次风；第二级抽汽供给中压除氧器除氧并加热给水；第三级抽汽供给低压加热器加热凝结水。
第一、二级抽汽管都装有能够快速强制关闭的液动止回阀，以防止停机时抽汽管中的蒸汽倒流至汽机中，造成汽轮机超速。

（5）除氧系统

除氧给水系统采用母管制，除氧器之间相互联通，水位、压力、温度等变化同时产生。本次工程设置1台中压旋膜除氧器，工作压力0.27MPa，出水温度约130℃。除氧加热蒸汽来自汽机的2级可调抽汽和辅汽减温减压器出口，进除氧器前设置调节阀，以保证除氧器的工作压力。

（6）凝结水系统

蒸汽在汽轮机膨胀作功后，排入冷凝器。乏汽在冷凝器中凝结成水，并由凝结水泵加压，经汽封加热器后，进入低加换热再进入除氧器。

凝汽器设有2台变频凝结水泵，凝结水泵1用1备。凝结水泵的容量要包括除盐水的补水量，以保证系统的可靠运行。为使凝结水泵在凝汽器热井低水位时仍能正常运行，在汽封加热器后凝结水管道上接出一路凝结水再循环管至凝汽器，并设置一组调节阀，保证在小流量时泵的安全性。

（7）化学补充水系统

来自化学水处理间的除盐水经过调节阀组进入除氧器，除氧器的水位由该调节阀组控制。

（8）循环冷却水系统

来自循环水泵的循环冷却水分别经冷凝器、冷油器和空冷器后进入冷却塔冷却。为保证冷油器和空冷器的清洁，在冷油器和空冷器的进口处分别设有滤水器。

（9）抽真空系统

凝汽器的空气由2台（1用1备）水环真空泵抽出，并能保证一定的真空度，并保证机组出力达到要求。

（10）疏放水系统

汽机本体疏水、汽封管路疏水、抽汽管路疏水及调节阀杆疏水，引至疏水膨胀箱。疏水汇集按如下次序：压力最高的疏水离疏水膨胀箱或凝汽器最远。

系统设置了1台疏水箱，1台低压疏水扩容器和2台电动疏水泵。低压设备和管道的凝结水或疏水、化学补充水直接进入疏水箱。压力较高的设备和管道的疏水经疏水扩容器扩容后进入疏水箱。除氧器设有一条溢放水母管，当除氧器水箱水位高时，将水放至疏水箱。疏放水系统设置两台疏水泵，一台运行、一台备用。

主厂房的热力管道和热力设备的疏水可集中排入低压疏水扩容器，合格的疏水由疏水泵送入疏水上水母管，再进入除氧器，以达到节约能源，并降低疏水排汽噪声的目的。锅炉启动时可利用疏水泵和疏水箱向锅炉汽包上水；也可利用疏水泵和疏水箱对锅炉进行反冲洗。

（11）汽轮机油系统

为满足汽轮发电机组本体的调节、保安和润滑等要求，汽机间还设有油系统，它包括油箱、油泵、冷油器等。
2.8.1.6烟气净化系统
生活垃圾焚烧烟气中的污染物可分为颗粒物（粉尘）、酸性气体（HCl、SO2、NOx等）、重金属（Hg、Pb、Cr等）和有机剧毒性污染物（二噁英类等）四大类。为了防止垃圾焚烧处理过程中对环境产生二次污染，必须采取严格的措施，利用烟气净化系统控制垃圾焚烧烟气的排放。

采用“SNCR炉内脱硝（尿素）＋半干法脱酸＋干法喷射脱酸＋活性炭吸附＋布袋除尘”的组合工艺，建设焚烧炉配置1套烟气净化系统。系统组成包括：炉内脱硝系统、石灰浆液制备系统、喷雾反应系统、石灰喷射系统、活性炭喷射系统、干法喷射脱酸系统、布袋除尘器系统、引风机以及烟道系统等。

一、SNCR脱硝系统

垃圾焚烧厂氮氧化物的形成主要与垃圾中氮氧化物和燃烧温度有关，即垃圾中含氮物质（主要指含氮的有机化合物）通过燃烧氧化而成，空气中的氮在高温条件下与氧反应生成氮氧化物。这一复杂的过程主要与燃烧时局部的氧含量、温度，和氮含量有关。

本项目可采用以下两种方法减少氮氧化物的排放：

（1）通过优化燃烧和后燃烧工艺来减少氮氧化物的产生，控制燃烧温度在850～1000℃左右，根据现有运行经验可以降到400mg/m3以下。

（2）设置一套SNCR（选择性非催化还原法）脱硝装置，10%浓度的尿素溶液定量送至焚烧间，尿素溶液被压缩空气雾化，并经喷嘴喷入焚烧炉膛内，与烟气中的NOx进行选择性化学反应去除氮氧化物，将NOx还原成N2，可以将烟气中NOx含量降到250mg/m3以下。

SNCR法是向烟气中喷射尿素溶液，在高温（900～1100℃）区域，通过尿素溶液与NOx反应，使其还原成N2、H2O，达到脱除NOx的目的。其反应原理为：
（NH2）2CO→2NH2+CO

NH2+ NO→N2+H2O

CO+ NO→N2+ CO2
SNCR系统烟气脱硝过程由下面四个基本过程完成：

①还原剂接收和储存；

②还原剂的计量输出、与水混合稀释；

③在焚烧炉合适位置喷入稀释后的还原剂；

④还原剂与烟气混合进行脱硝反应。

SNCR系统主要包括尿素存储及尿素溶液制备系统、尿素溶液输送系统、雾化喷射系统和自动控制系统。

外购袋装结晶尿素由汽车运入至尿素储存制备间储存，尿素储存制备间设有一定的固体尿素储存位置。尿素溶液制备时，由真空上料机等设备加入到制备罐，制备成10%的尿素溶液。尿素溶解是吸热过程，需要设置电加热系统。同时，需设有搅拌等设备。

尿素溶液制备罐容积5m3，尿素溶液储存罐容积10m3，可以满足1台炉5d的用量。运行时，尿素溶液首先由增压泵从罐中抽出，经过混合分配单元分配至焚烧炉，再由高压气体通过喷枪喷入炉内。增压泵设置2台，焚烧炉设计一套喷射系统，喷射系统由数支喷枪组成，喷枪采用304不锈钢材料制造，由喷枪本体、喷嘴座、雾化头、喷嘴罩四部分组成，每支喷枪配有气动推进器，实现自动推进和推出喷枪的动作。

根据本项目的实际需要，本系统选用压缩空气作为雾化介质。压缩空气雾化是通过具有一定动能的高速气体冲击液体，从而达到一定雾化效果的方式。

SNCR控制系统分为手动和自动两种运行模式。在自动运行时，能自动控制溶液罐的液位、自动控制泵出口的压力、自动控制雾化空气压力、自动调节溶液流量、自动检测锅炉尾部烟道的NOx含量，当大于设定的NOx值时，自动开启脱硝系统。

控制系统能够完成脱硝装置内所有的测量、监视、操作、自动控制、报警及保护和联锁、记录等功能。控制系统具有实时趋势查询、历史趋势查询、报表查询等功能。

二、半干法脱酸反应系统

（1）石灰浆制备系统

石灰浆液制备系统用于半干法烟气净化系统石灰浆的制备、储存和输送。包括石灰仓、石灰定量给料装置、石灰浆液制备罐、石灰浆存储罐、石灰浆喷射泵以及连接各个设备的输送机、管道、阀门、清洗措施等。

根据需要，把石灰从石灰仓通过定量输送机送入石灰浆制备罐，制备好石灰浆存储在储存罐中，由石灰浆泵送到半干式反应塔顶部的旋转雾化器。

石灰粉用槽罐车气力送到石灰仓储存。石灰仓设置一台，容积150m3，可容纳1 条焚烧线正常运行4天的用量。储仓顶上装有1台布袋除尘器，在装料时除尘器可自动投入运行，也可手动投入，除尘器用压缩空气清扫。储仓装有料位开关：高料位（H）时，料位开关发出声响报警通知汽车司机，储罐已装满；高高料位（HH）时，料位开关报警并自动关闭卸料管线上的阀门。储仓底部振动器确保石灰的排出；下部检修时，储罐出料口气动关断阀门关闭。

石灰经过定量给料装置加到配制槽内，与定量的水混合，配制成浓度约为8-15%的石灰浆。

石灰浆泵是石灰浆系统唯一的输送动力设备，配置两台石灰浆液泵，1用1备。石灰浆泵将石灰浆输送至反应塔，石灰浆在循环管路内的流速计算应考虑既防止石灰的沉积又使管路的磨损最小。

（2）旋转喷雾法脱酸塔反应系统

脱酸反应塔系统由反应塔本体、旋转雾化器、雾化器离线清洗装置、反应塔飞灰去除装置等组成。在反应塔内，Ca(OH)2溶液与烟气中的酸性气体都发生反应。主要反应为：
SO2+Ca(OH)2 → CaSO3+H2O

2CaSO3+O2 → 2CaSO4
2HCl+Ca(OH)2 → CaCl2+2H2O

2HF+Ca(OH)2 → CaF2+2H2O
同时，喷入反应塔内的水分在高温下蒸发，降低了烟气的温度，使上述反应更加强烈，提高烟气净化效率。另一方面，也可以使烟气进入布袋除尘器时的温度控制在许可范围之内。为了进行充分反应，烟气在反应塔中的滞留时间宜不低于20秒。

旋转喷雾系统由旋转喷雾器、变频器、油气润滑冷却单元、循环水冷却系统、管线及集合盖、自动控制系统、冲洗槽等构成。烟气通过蜗形的通道从反应塔上部进入，分配板保证烟气以均匀向下的速度通过喷雾器。在喷雾器前端，导向板使烟气产生一个额外的漩涡气流，喷雾盘四周是旋转向下的烟气。

石灰浆和工业水经泵送至喷雾器。在喷雾器底部，一个特殊的分配器保证浆液恰到好处地提供给喷雾盘。在喷雾盘里，浆液被加速，在离心力的作用下，在喷雾盘周围变成细小的微粒。这些微小的石灰浆粒子具有充分的反应面积。

烟气的旋转方向和薄雾的旋转方向相反，这样二者之间产生剧烈的混合。来至锅炉的烟气在反应器里被喷雾器喷出的水冷却，同时其中的酸性物质被石灰浆中和。工业水的流量取决于烟气温度，石灰浆流量取决于烟气的酸碱度。

反应塔高度及直径保证了水蒸发及石灰的化学反应有充足的空间和时间。少部分反应产物沉积在反应器底部，由输送机输送到处理设备。大部分反应产物随烟气流入布袋除尘器烟气系统。

三、石灰喷射（干法喷射）系统

本系统主要由干法石灰仓、石灰输送仓泵、石灰喷射装置组成。

石灰粉用槽罐车气力送到石灰仓储存。石灰仓设置一台，容积30m3，可容纳1 条焚烧线正常运行4天的用量。储仓顶上装有1台布袋除尘器，在装料时除尘器可自动投入运行，也可手动投入，除尘器用压缩空气清扫。

向烟道中喷入熟石灰干粉时，DCS上可以设定旋转锁气阀的转速，通过转速的变化调节向烟气中供给的石灰干粉量。石灰干粉进入除尘器后附着在滤袋表面，可以起到脱酸及保护除尘器的双重目的。该系统的主要用途在于：

①在焚烧炉启停炉期间，由于锅炉排烟温度低，半干法脱酸系统无法正常投运，此时可以启动干粉喷射系统，达到脱酸的目的，防止高浓度酸性气体对布袋除尘器造成腐蚀；

②新布袋装好后需用石灰粉对布袋进行预喷涂，该系统的增设使预喷涂工作
变得简单高效；

③在旋转喷雾器维护期间，焚烧炉的排烟直接进入布袋除尘器，很容易对除尘器造成损伤。而启动干粉喷射系统，既可以使烟气达标排放又避免高浓度酸性气体对布袋除尘器造成腐蚀。

四、活性碳贮存及喷射系统

活性炭喷射系统是控制垃圾焚烧炉烟气中的重金属及二噁英最有效的净化技术。活性炭喷入喷雾反应脱酸塔出口烟道中，通过文丘里烟管与烟气充分混和，在烟气流向下游的布袋除尘器的过程中，活性炭吸附烟气中的重金属（如Hg）及二噁英。吸附了污染物的活性炭在布袋除尘器中被布袋拦截，从烟气中分离出来，因而除去了烟气中的重金属及二噁英。没有吸附污染物的活性炭，在布袋形成滤饼的过程中继续吸附烟气残留的重金属及二噁英，保证烟气达标排放。

由于活性碳具有极大的比表面积，因此只要活性碳与烟气混合均匀且达到足够的接触时间就可以达到要求的净化效率。活性碳喷入烟道后，即在烟道内开始吸附二噁英、Hg等重金属污染物，但并没有达到饱和，随后与烟气一起进入袋式除尘器中吸附在滤袋表面上，与通过滤袋表面的烟气充分接触，最终达到去除烟气中重金属及二噁英的目的。

活性炭喷射系统包括活性炭料仓、给料器、喷射输送风机等系统设备。活性炭在厂外采购入厂后进入活性炭料仓存储。料仓容积30m3，料仓顶上装有袋式除尘器，在装料时除尘器应自动投入运行，也可手动投入，除尘器用压缩空气清扫。料仓底部设有活性炭流化装置确保活性炭的排出，它由流化板、止回阀及管道组成。当储存罐出料口阀门打开供料时，该系统投运，否则关闭。料仓顶部与料斗之间装有连通管，将活性炭带到计量系统中的空气返回到储罐，含活性炭的空气通过储罐顶部袋式除尘器过滤后排大气。该系统在活性炭卸料时必须关闭。同时活性炭仓还设有N2保护系统，主要由N2气瓶和电磁阀组成。当温度传感器检测到仓内温度上升到80℃时，自动打开气瓶出口电磁阀，向活性炭仓内充入N2，以防止活性炭自燃。

活性炭从料仓底部的给料器、活性炭喷射输送风机经气动方式输送至投加点，活性炭通过出料计量装置用量进行控制，活性炭喷射输送风机的风量尽量满足活性炭直接吹入烟道中间位置，并保证一定的吹入速率，以实现充分混合效果，提高烟气处理的效果。为准确控制活性炭的用量，活性炭料仓配置失重称，并附带自动控制系统。

五、袋式除尘器系统

袋式除尘器系统由袋式除尘器（包括除尘器本体、灰斗电加热器、灰斗破拱装置、旋转排灰阀、排灰阀电加热器）、除尘器顶部检修电动葫芦、脉冲清灰系统、内部分配烟道、进出口挡板门、热风循环风机、热风循环风机加热器、热风循环风管道及控制仪表组成。

从反应塔来的带有飞灰及各种粉尘的温度约为135℃的烟气，经石灰及活性炭喷射系统进行除酸和重金属吸附后，再进入袋式除尘器。每个布袋除尘器分6个隔仓。烟气从滤袋外部进入，从隔仓顶部排出，各种颗粒物、焚烧产生的烟尘、石灰反应剂和生成物、凝结的重金属、喷入的活性炭等均附着于滤袋表面，形成一层滤饼，烟气中的酸性气体在此与过量的反应剂进一步起反应，使酸性气体去除效率进一步提高；活性炭也在滤袋表面进一步起吸附作用。附着于滤袋外表面的飞灰经压缩空气反吹排入除尘器灰斗，飞灰经旋转排灰阀排至下方的飞灰输送机。灰斗设有破拱装置及电加热器装置，可防止飞灰吸潮造成粘结或堵塞。除尘后的烟气进入引风机。

袋式除尘器的清灰为脉冲反吹方式，可实现在线或离线清理。可以根据烟气进出口的压降来进行，也可以利用就地控制盘内的定时器来设定定时清灰。当自动清灰无法满足要求时，也可采用离线清理。

袋式除尘器设有电加热系统，当温度低于130℃时，会导致烟气中的酸性气体结露而腐蚀钢板。设置电加热系统在除尘器冷态启动时预热，或在烟气处于短时停运状态时，袋式除尘器保温用（短期工作）。

焚烧系统启动以前，先关闭布袋除尘器进出口烟道总管上的挡板门，打开各袋室的进出口阀，打开布袋除尘器热风循环系统进出口阀门，启动循环风机和电加热器，对除尘器内空气进行预加热，布袋除尘器通过烟气后，停止热风循环系统。

六、烟道系统

烟气管道、管件包括从锅炉省煤器出口，经烟气净化设备到达烟囱各设备之间连接的所有附件，设置膨胀节，防止热膨胀引起烟管错位或施加给支撑件或设备额外作用力。所有的烟气系统的设备、烟管和膨胀节，都进行保温处理，尽量减少烟道的弯曲部，以便减小压力损失。

七、引风机及烟囱系统

从袋式除尘器出来的气体通过引风机经烟囱排至大气。引风机采用高压变频控制以及挡板开口控制，使炉膛内保持一定的负压，确保焚烧及烟气净化系统正常稳定运行。每一条烟气净化线配一台引风机。

项目处理达标后的烟气通过引风机排入高60m、内径2.2m烟囱排放。

八、烟气在线监测系统

60m烟囱上设有1套烟气在线监测系统，在线监测指标有：烟气流量、烟气温度、烟气压力、烟气湿度、烟气含氧量、CO、烟尘、HCl、SO2、NOx 等。设立远程数据接口，接受环保监测部门24h的随机监测。本监测系统实现自动控制，确保达标排放。焚烧炉停炉检修期间烟气在线监测系统也实时监测运行。
2.8.1.7除臭系统
项目臭气主要分布在以下4处地方：①垃圾池；②渗滤液沟道间及渗滤液收集池；③卸料大厅；④渗滤液处理站。

本项目焚烧炉正常运行时，优先将臭气送至焚烧炉内高温分解；当停炉检修或者焚烧炉抽取的臭气不能维持垃圾贮坑内负压时，垃圾贮坑内臭气经备用活性炭应急除臭系统处理后达标排放。

一、焚烧炉正常运行时的臭气控制方案

垃圾池、渗滤液沟道间及渗滤液收集池、渗滤液处理站内的渗滤液调节池、厌氧池、MBR池、污泥池的臭气设置密闭收集系统，臭气通过风管抽入垃圾池，再由一次风机从垃圾池上方将臭气抽入炉膛作为焚烧炉助燃空气高温分解，同时垃圾池内形成微负压，防止臭气外逸。

将卸料平台作为垃圾池的补风点，保证卸料平台处负压、臭气不外溢。当垃圾车卸料作业时，为维持垃圾池臭气不向卸料平台逸散，卸料门门洞进风风速维持在0.6~1.0m/s。

渗滤液沟道间通风次数按照15次/h，渗沥液沟道间排风设置两套系统，一用一备，送风设置一套系统，送、排风机与甲烷浓度检测仪成套连锁，排风机需选用防腐防爆型风机，排风机将渗沥液沟道间及收集池内的恶臭污染物送往垃圾池，同时送风机送入室外新风。

二、焚烧炉停炉时的臭气控制方案

本项目采用活性炭除臭装置作为停炉检修时的应急除臭方案，设置一套活性炭应急除臭装置，在垃圾池侧上方安装除臭风管，进风口装电动蝶阀，平时焚烧炉正常运行时，阀门关闭，当停炉检修或者需要人工清理垃圾池等事故状态时，阀门开启，同时开启风机，通过除臭风机将垃圾池内臭气抽送至活性炭应急除臭系统内进行净化处理，净化后达标的气体经风管通过高20m 的矩形排气筒排出。

活性炭应急除臭装置设计风量为80000Nm3/h，换气次数1.5次/h，设计除臭效率≥90%，收集效率≥95%。风管采用玻璃钢材质，活性炭除臭装置采用Q235材质，活性炭除臭装置本体设有检修门，便于更换滤料和装置本体维护。

三、其他除臭措施

①垃圾运输车辆采用专用密闭式的垃圾运输车辆。

②垃圾运输上料坡道定期进行冲洗。

③卸料大厅窗户密闭，在门口设置气幕机，阻隔卸料大厅内臭气外溢；同时设置管网式生物除臭液喷雾除臭装置，对产生的臭气进行处理，可减轻异味，又可抑制苍蝇的生长繁殖、防止微生物滋生。

④垃圾池采用密封设计，垃圾池与卸料大厅设置自动卸料门，无车卸料时保证垃圾池密封，维持垃圾池负压，减少恶臭外逸。

⑤规范垃圾池的操作管理，利用抓斗对垃圾进行搅拌和翻动，不仅可使进炉垃圾热值均匀，而且可避免垃圾的厌氧发酵，减少恶臭产生。

⑥厂区总平面布置时，根据当地的主导风向，合理布置生产区和生活区，将其分开，以减少臭气影响；并在厂区四周种植一定数量的高大乔木，使恶臭的影响降低到最低程度。
2.8.1.8除灰渣系统
除灰渣系统按照“灰渣分除、干灰干排”的原则进行设计，飞灰收集后采取稳定化处理方式，经检测满足《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）第6.3条要求后，交由中安瑞能环保（云南）有限公司物填埋场填埋处置，炉渣经收集后外售玉溪长美环保产业有限公司资源化综合利用。

除渣系统采用湿式机械除渣方式；除灰系统采用刮板机疏水方式；项目采取“飞灰+螯合剂+水”的稳定化处理方式。

一、除渣系统

项目焚烧炉产生的渣主要包括焚烧炉排出的炉渣、炉排缝隙中泄漏的炉渣两部分。本次设置2台除渣机（水冷式除渣机），直接将炉渣输送至渣池，配套设置2台漏灰输送机，炉排漏灰输送机出口排入出渣机，最后送至渣池。

本次在主厂房内建设1座渣池，渣池长11.4m、宽7.2m、深-4.5m，容积为372.6m³，可供本次1台炉储存约2天以上的渣量。渣池上方设1台抓斗容积为2m³的抓斗桥式起重机，用于炉渣的整理和装运，再由汽车外运。

项目采用湿式出渣，其特点如下：

（1）出渣机内的水将温度450℃高温的炉渣冷却至70℃以下。

（2）出渣机内的水通过液位控制，可防止外部空气进入燃烧室，确保燃烧室的气密性要求，可保持炉膛负压。

（3）冷却后的炉渣浸在水中，通过滑枕把炉渣推向出口，炉渣内的水在压力和重力作用下沥出，可有效去除残留的污水，降低灰渣含水量。

（4）出渣机内水温将保持在60℃以下。

（5）出渣机推杆所有滑动面都采用耐磨钢衬，寿命较长。

出渣机冷却水采用中水处理站浓水，冷渣溢流水经排水沟收集后自流进入回收水池，通过澄清过滤后送至出渣冷却水槽循环使用。

由于生活垃圾焚烧炉产生的炉渣主要由熔渣、玻璃、陶瓷、金属、不可燃物等不均匀混合组成，炉渣的主要元素为Si、Al、Ca，其污染物低，属于一般固体废弃物。我国《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）明确规定“焚烧炉渣与除尘设备收集的焚烧飞灰应分别收集、贮存和运输，焚烧炉渣按一般固体废物处理”。

二、除灰系统

除灰系统主要针对烟气处理中产生的飞灰，其主要成分包括燃烧产生的粉尘、石灰浆反应产物以及吸附重金属和二噁英类的活性炭，其成分复杂，且含有高浸出浓度的重金属和其他毒性物质。
本项目烟气中夹带的飞灰和烟气处理中的反应物经袋式除尘器捕集至除尘器灰斗，在布袋除尘器灰斗下设置刮板机，采用埋刮板输送机和斗式提升机输送到灰库中暂存。机械输灰系统2条线布置（1用1备），单条线输送能力为10t/h。飞灰输送系统整个过程全密闭输送，无粉尘外逸点。

本工程设置飞灰仓1座，容积300m³，可贮存本次焚烧炉约10天的飞灰量。

三、飞灰稳定化系统

项目采用“飞灰+螯合剂+水”的稳定化方法，即采用有机螯合剂的稳定化工艺处理飞灰。该技术的作用原理是：通过与飞灰搅拌混合，药剂与飞灰均匀接触，利用螯合剂高分子长链上的二硫代羧基官能团，以离子键和共价键的形式牢固捕集飞灰中的重金属离子，形成一种空间王庄结构的稳定的高分子螯合物，该螯合物具有耐酸、碱及环境应变等良好性能，从而达到重金属稳定化的目的。

本项目建有1条飞灰稳定化处理系统，飞灰处理能力按照5t/h考虑。所采用的飞灰稳定化工艺中，飞灰：螯合剂：水的添加比例约为：1：2%：30%。

处理过程如下：项目设置1 座飞灰仓，2个螯合剂储罐和1个制备罐，药剂由专门车辆运送至各自储罐和料仓内，根据飞灰的检测数据，按照一定配比，将飞灰从储存仓中通过螺旋输送机及卸料阀输送至称重仓内计量，接着打开配料称重仓出料阀使之落入搅拌机中。同时稳定化螯合剂经过计量、加水稀释后，由加药泵送入搅拌机，搅拌用水经流量计计量后，由泵输送至搅拌机。

飞灰、螯合剂、水按比例完成上料后，由搅拌机混合搅拌，飞灰中的重金属类与药剂发生反应，生成不溶于水的物质而被稳定化。处理后的飞灰经检测满足《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）第6.3条要求后，交由中安瑞能环保（云南）有限公司填埋场填埋处置。
2.8.1.9废水处理系统
一、渗滤液处理站

项目建有一座渗滤液处理站，处理规模为250m³/d，采用“预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）”组合工艺。处理达标的再生水全部作为循环水系统补充水回用，浓缩液用于石灰浆制备、烟气净化降温、飞灰稳定化及回喷焚烧炉。

具体的渗滤液处理站工艺流程如下图所示：
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图2.8.1-2  渗滤液处理站工艺流程图
渗滤液处理工艺描述：

1、自清洗过滤器

渗滤液来水首先经过自清洗过滤器，通过自清洗过滤器的截留作用，去除大块污染物，防止堵塞后续泵等设备。

2、初沉池

自清洗过滤器出水进入初沉池，沉淀泥沙等，净化水质，保护后续构筑物及设备。初沉池污泥用泵提升到污泥池。

3、调节池

初沉池出水自流到调节池，渗滤液在调节池内收集，均化水质水量。

4、厌氧系统（UASB）
渗滤液自调节池经提升进入中温厌氧反应器内，在中温厌氧反应器内借助厌氧微生物的新陈代谢作用分解，去除渗滤液中大部分有机物，在此阶段COD得到很大程度的降低。厌氧系统排泥根据运行情况不定期排泥至污泥池；厌氧系统产生的沼气通过恶臭收集管道送至焚烧炉焚烧；停炉检修时沼气单独送至应急火炬燃烧。

5、膜生物反应系统（MBR）

厌氧出水自流进入A/O阶段，整套系统采取前置反硝化的形式，在硝化反硝化系统中，由于反硝化反应器内搅拌器搅拌作用使厌氧反应器出水与A池浓水充分混合，在低溶解氧状态下，经过反硝化作用脱除总氮，出水自流进入硝化反应器；硝化反应阶段内，在高溶解氧状态下，经过充分的硝化反应，水中氨氮转化为硝态氮，同时有机污染物浓度大幅降低；硝化反硝化系统内部存在回流，将硝化系统内产生的硝态氮回流至反硝化系统转化为氮气，使处理系统内总氮降低。生化系统剩余污泥进入污泥池。硝化池设置降温系统，确保夏季生化系统保证在适合微生物生长的温度范围。

6、超滤系统、纳滤、反渗透

硝化处理后废水依次进入浸没式膜组件超滤系统、纳滤系统、反渗透系统，通过三个系统进一步截留悬浮物、细菌及大分子有机物，确保出水水质达标。

7、浓缩液减量系统（HPRO）

反渗透浓液到HPRO原水箱，原水箱设置pH调节系统，确保废水满足进入HPRO系统的pH要求，减少结垢问题；HPRO原水箱废水用泵提升到HPRO机组，通过高压反渗透的净化作用，保证出水水质。HPRO浓水进入浓水池，后用泵提升用于石灰浆制备、烟气净化降温、飞灰稳定化及回喷焚烧炉；HPRO产水进入产水池，后用泵提升到循环冷却水池，作为循环水系统补充水回用。

8、污泥处理系统

渗滤液处理站各环节产生的污泥，收集至污泥浓缩池，经压泥机压滤后，上清液回到生化系统，压出的干污泥运送至垃圾池，与进厂垃圾一并入炉焚烧。

二、中水处理站

1、废水来源

项目中水处理站主要处理除盐水系统浓水及反冲洗废水、冷却塔循环水池排污水。

2、处理规模及处理工艺

项目建设1 座中水处理系统，处理能力为240m3/d，采用“超滤+一级反渗透”处理工艺，循环系统排污水、除盐水系统浓水及反冲洗废水属于盐分浓度较高的硬水，循环水在冷却过程中与空气接触，废水中SS浓度也较高，但此部分废水除盐分和SS浓度较高以外，无其他污染物。按照生产工艺，循环系统排污水经处理后再生水全部作为循环水系统补充水回用，浓水用于炉渣冷却，剩余部分用于石灰浆制备、烟气净化降温、飞灰稳定化、回喷焚烧炉。

三、电化学处理系统

项目设置一套电化学处理系统，主要处理汽机房内凝汽器、冷油器、空冷器设备冷却水，处理规模4800m3/d（200m3/h），排至渗滤液处理站处理。处理后清液作为冷却塔循环冷却补充水使用，泥水排至渗滤液处理站进行处理。

电化学处理系统处理工艺主要通过直流电解循环冷却水，利用水的电化学水特性到达控制循环水系统水质的目的；具有对循环水系统去除水垢、预防高温结垢，减缓预防腐蚀，杀菌灭藻，控制循环水系统中的微生物滋生，保证循环冷却水稳定性，优化管理，减少化学药剂消耗，满足循环冷却水水质的要求。电化学技术可以同时降低钙硬度和总碱度，以及浊度；降低循环水管理难度，节约新鲜水和减少污水排放。

1、取水和排水

从循环冷却水回水主管上塔阀门前DN250法兰接口，引一路进电化学处理设备，经过电化学设备处理后，回到循环水池。循环水电化学处理系统排出的沉垢污泥排入一体化净水器污泥池中，一体化净水器排泥与电化学排渣泥水一并由渣浆泵输送至渗沥液污泥池中。

2、运行工艺原理

电化学水处理设备（ECT）是迄今最新的循环冷却水处理技术。ECT能够去除水垢、絮凝悬浮物、同时预防生物污染和微生物滋生。电化学水设备ECT主要由带电极的电解槽（阴极）、阳极、驱动装置、除垢装置组成。该设备采用低压直流电源，在微电解的作用下，阴极区去除结垢性物质、阳极区达到杀菌灭藻的功能。

电解槽中维持的工作电流大概为直流30～100A，在阴极（电解槽内壁）附近形成高浓度的氢氧根，这种升高的pH环境（pH高达12），让易结垢的矿物质预先沉积，并从水中析出。阴极附近局部的高氢氧根浓度形成的化学环境，和用石灰处理形成的冷石灰软化环境类似，磷酸盐、悬浮物、硅酸盐等物质也会与碳酸钙一起析出。

（1）阴极附近发生的主要化学反应：
O2 + H2O + 4e- = 4OH-
2H2O + 2e- = H2 + 2OH-
CO+ OH- = HCO3-
HCO3- + OH- = CO32- + H2O

废水中的Ca2+、Mg2+与OH-、CO32-形成氢氧化物：Ca(OH)2、Mg(OH)2（垢）、碳酸钙: CaCO3（垢），最终沉淀被去除，达到净化水质的目的。

（2）阳极电化学反应

阳极由特殊贵金属氧化物涂层的钛基材料组成，以便耐受局部低pH环境和催化氧化作用。ECT电流将一部分的氯离子分别转化成氯气（Cl2），氯气在冷却水中形成持续杀菌效果的次氯酸。与此同时，也将溶解氧（O2）氧化成臭氧（O3）、氧化生成氧自由基、氢氧根自由基和双氧水等，这一系列产物提供了杀生效应，结合安培电流及局部高的（阴极附近）和低的（阳极附近）pH区域，维持了一个事实的消毒环境，高效地将进入电解槽中的微生物灭活。

阳极及阳极附近发生的主要化学反应：
O2 + 2HO- - 2e- = O3 + H2O

4HO- = O2 + 2H2O + 4e-
2Cl- = Cl2 + 2e-
OH- - e- = OH

2H2O - 2e- = H2O2 + 2H+
H2O - 2e- = O + 2H+
阴极和阳极的化学反应，配合特别的流量设计，反复地将细菌暴露于破坏性的环境中，每次流经电解槽就会暴露在极高和极低的pH、电击和几种氧化消毒环境之中，灭活率高达50%以上。

电化学处理系统处理后清液作为冷却塔循环冷却补充水使用，ECT设备和旁滤器反洗的泥水排至污泥池，与一体化净水设备排泥水一起排至渗滤液处理站进行处理。
2.8.2餐厨垃圾项目（在建）
工艺流程简述：

餐厨预处理系统采用“物料接收+粗破碎+粗分选+挤压脱水+除砂除杂+离心提油”为主的工艺路线。

（1）物料接收

餐厨垃圾进厂先经过自控系监控地磅，经称重、刷卡、记录后被倒入指定的接料装置的接料斗中。物料进入接料装置，接料装置底部设置带沥水功能的输送机，固态部分输送至破碎机，液态部分及传输过程中沥出的游离液体自流进除砂装置内除砂，除砂后浆液进入沥液箱暂存后泵送除杂分离机处置。

（2）粗破碎、粗分选

破碎机将垃圾破碎至一定粒径后经螺旋输送至分选机内，物料经分选机处理后，实现大杂物分选，筛上杂物经螺旋输送机输送至垃圾坑内，筛下物输送至进入压榨机内处置。
（3）挤压脱水

进入压榨机的均质物料通过螺旋挤压的方式实现固液分离，得到的固渣经螺旋输送机输送至垃圾坑内，液相自流进除砂装置内除砂。
（4）除砂除杂

除砂装置将均质物料中的重物质（砂石等）杂质有效分离，保障后端工艺设备安全稳定运行；除杂分离机将物料中细纤维等轻飘物有效去除，保障后端离心提油工艺设备安全稳定运行，经除砂除杂后得到的液相暂存后由泵送至加热罐内进行加热处理，砂砾等杂质经螺旋输送机输送至垃圾坑内。
（5）离心提油

加热罐内物料经厂区焚烧厂管道输送来的蒸汽直接加热至80℃左右后进入卧式离心机进行三相分离，分离出三种状态的物料——水相、渣相、粗油脂；分离出的粗油脂经油脂暂存箱暂存后泵送至室外油罐；水相经纳米除油装置吸附处理后经污水罐泵送至厂区渗滤液收集池；固相经螺旋输送机输送至垃圾坑内。
项目工艺流程见下图。

[image: image11.emf]粗破碎

餐厨垃圾

加热罐

除砂除杂

卧式离心机 油脂暂存箱

油脂

S5

接料装置

蒸汽

渣相

S4

粗分选

室外油罐

大杂物

S1

砂砾等杂质

S3

纳米除油装置

固渣

S2

水相

W1

沥液

压榨机

沥液箱

料坑

卸料废气

G1

、

N1

G2

、

N2

G2

、

N3

G3

、

N4

G4

、

N5

G5

、

N7

N6

渗滤液

收集池

渗滤液

处理站

吸附废物

S7


图2.8.2-1  餐厨垃圾处理项目工艺流程图
2.9现有项目水平衡
2.9.1用水情况
项目用水新鲜水来源于杞麓湖，日均取水量1355.172m3/d。

1、一体化净水器用水

项目厂区设置净水站1座，内配置2套生产水净水器，单台处理能力为75m3/h，采用混凝、沉淀、过滤的处理工艺。日均用水量1355.172m3/d，经处理后约871.98m3/d用于补充冷却塔循环冷却水；65m3/d的浓水排入污泥池经沉淀后63m3/d返回一体化净水器继续处理使用，剩余2m3/d排至渗滤液处理站污泥池处理；其余481.192m3/d排至生产及消防用水池，供厂区生产用水使用。

2、除盐水制备系统用水

项目于渗滤液处理站上层建有1座除盐水处理站（化水站），内设1套出水能力均为10m3/h的除盐水系统，采用全膜法（超滤+两级反渗透+EDI）除盐系统，处理后水供给厂区生活用水、化验室用水及SNCR用水、锅炉加药用水、锅炉补给用水。

项目员工设有50人，用水量7.5m3/d；化验室用水2m3/d；其他未预见用水2m3/d；SNCR用水量12m3/d、锅炉加药用水2m3/d、锅炉补给用水量41m3/d，总用水量约66.5m3/d。除盐水系统产软水率约为65%，因此，除盐水制备系统总用水量约102m3/d，用水来源于一体化净水器净化后的水。

3、锅炉降温用水

项目余热锅炉降温用水采用一体化净水器净化后的水，用水量84m3/d。

4、焚烧炉液压站冷却用水

项目焚烧炉液压站冷却用水采用一体化净水器净化后的水，用水量240m3/d。

5、车间冲洗用水

项目运营期需对灰渣区冲洗、锅炉间冲洗、烟气净化间冲洗、垃圾运输车辆冲洗、卸料大厅冲洗、垃圾运输栈桥及地磅区冲洗、污水沟道冲洗、渗滤液管道冲洗、餐厨项目冲洗。车间冲洗及各场地冲洗总用水量约为21.192m3/d。

6、绿化用水

项目绿化面积为10020.29m2，绿化用水量为30m3/d。

7、主厂房车间各机组冷却用水

根据调查，焚烧炉运行期间需对全厂各主辅助机组设备进行冷却，以带走设备所排放的热量，冷却方式均为间接冷却。循环水系统分为两个系统：主机循环水系统及辅机循环水系统。

（1）主机循环水系统

主机循环冷却水由循环冷却水泵从冷却塔循环水池吸水，提升加压至汽机房内的凝汽器、冷油器、空冷器设备进行冷却，冷却出水经机械通风逆流式方形冷却塔冷却至30℃左右，回流到冷却塔下方循环水池，循环使用。

主机循环水系统流程为：循环冷却水池一主机循环水泵一循环水管一设备冷却一冷却塔一循环冷却水池。

（2）辅机循环水系统

辅机循环水泵由循环冷却水池吸水，加压后供给各环节使用。各用水环节包括:空压机、冷干机、干燥机冷却，引风机冷却、炉墙加热风机冷却、一次风机冷却、二次风机冷却、炉墙冷却风机冷却、推料器及炉排风机冷却、锅炉汽水取样装置冷却、焚烧炉溜槽冷却、漏渣输送机冷却等。

项目循环冷却供水量见下表。
表2.9-1  循环冷却水系统供水量一览表
	用水点名称
	用水量（m3/d）
	备注

	汽机凝汽器冷却
	86400
	约89760m3/d返回循环冷却水池，4800m3/d进入电化学处理系统进行处理，处理后4798m3/d返回循环冷却水池

	汽机冷油器冷却
	2880
	

	发电机空气冷却器冷却
	5280
	

	空压机、冷干机、干燥机冷却
	700.8
	1612.8m3/d直接返回冷却塔循环水池

	引风机冷却
	72
	

	炉墙加热风机
	48
	

	一次风机
	48
	

	二次风机
	72
	

	炉墙冷却风机
	36
	

	推料器及炉排冷却风机
	36
	

	锅炉汽水取样装置冷却
	600
	

	焚烧炉溜槽
	24
	损耗

	漏渣输送机
	12
	

	合计
	96208.8
	/


8、员工生活污水

项目员工50人，用水量7.5m3/d，用水来源于除盐水制备系统产生的水。

9、化验室用水

项目运营过程中需对入场垃圾进行抽样化验分析，并对试验器皿进行清洗，化验室用水2m3/d。

10、SNCR环节用水

SNCR环节用水采用除盐水系统制备的软水，SNCR环节用水量为12m3/d。

11、锅炉用水

项目余热锅炉用水（包括加药用水）采用除盐水系统制备的软水，补水量约为43m3/d，其中锅炉加药用水2m3/d、锅炉补给用水量41m3/d。

2.9.2排水情况
现有项目中，生活垃圾焚烧项目废水包括：垃圾产生的垃圾渗滤液、一体化净水器排泥水、电化学处理系统排泥水、除盐水制备系统浓水及反冲洗废水、锅炉定连排污水、冷却塔循环排污水、中水处理站浓水、车间冲洗废水、渗滤液处理站浓液、生活污水、化验室废水；餐厨垃圾项目废水包括：三相分离废水、清洗废水（车辆冲洗、设备、地面）以及全厂初期雨水。

1、垃圾产生的垃圾渗滤液W1

垃圾渗滤液产生量主要受进厂垃圾的成分、水分含量和储存天数的影响，变化范围较大。项目垃圾渗滤液平均产生量132.67m3/d，经收集后排入渗滤液处理站进行处理。

2、一体化净水器排泥水W2

项目一体化净水运行过程中65m3/d的泥水排入污泥池经沉淀后63m3/d返回一体化净水器继续处理使用，剩余2m3/d的污泥排至渗滤液处理站处理。处理后清液作为冷却塔循环冷却补充水使用，泥水排至渗滤液处理站进行处理。

3、电化学处理系统排泥水W3

项目设有一套电化学处理系统，主要处理汽机房内凝汽器、冷油器、空冷器设备冷却水，处理规模4800m3/d，每天产生排泥水2m3，排至渗滤液处理站处理。处理后清液作为冷却塔循环冷却补充水使用，泥水排至渗滤液处理站进行处理。

4、除盐水制备系统浓水及反冲洗废水W4

项目运营期生活用水、余热锅炉（包括加药）、SNCR环节用水需用软水，软水总用量66.5m3/d。除盐水系统产软水率为65%，原水处理后，产生35%的浓水，除盐水制备系统总用水量102m3/d，废水产生量为35.5m3/d，主要包括除盐水系统浓水及系统反冲废水，排入中水处理站进行处理。

5、锅炉定期排污水W5

为调整锅炉水质，防止锅炉底部结垢，项目余热锅炉需要定期排放少量废水。锅炉排污水14m3/d，全部排至降温池作为冷却循环冷却补充水使用。

6、冷却塔循环排污水W6

项目在生产过程中使用的多种设备均有循环冷却水，循环冷却水系统为封闭式循环供水，为了控制水中的钙、镁离子的浓度，需定期排污。循环系统排污水量142m3/d，全部排入中水处理站处理。

7、中水处理站浓水W7

项目中水处理站采用“超滤+一级反渗透”处理工艺，主要处理冷却塔循环排水、除盐水制备系统浓水及反冲洗废水，总处理量177.5m3/d，处理后产生的再生水124.5m3/d作为冷却循环水系统补充水回用，浓水部分53m3/d用于炉渣冷却、石灰浆制备、烟气净化降温、飞灰稳定化及回喷焚烧炉。

8、车间冲洗废水W8

项目冲洗废水包括灰渣区冲洗废水、锅炉间冲洗废水、烟气净化间冲洗废水、垃圾运输车辆冲洗废水、卸料大厅冲洗废水、垃圾运输栈桥及地磅区冲洗废水、污水沟道冲洗废水、渗滤液管道冲洗废水。

（1）锅炉间冲洗用水量2m3/d，废水用于炉渣冷却。

（2）灰渣区冲洗用水量3m3/d，废水用于灰渣冷却。

（3）烟气净化间冲洗用水量2m3/d，废水产生量2m3/d，用于飞灰稳定化处理。

（4）垃圾运输车辆冲洗用水量5m3/d，废水产生量5m3/d，排入渗滤液处理站进行处理。

（5）垃圾运输车辆冲洗用水量2m3/d，废水产生量2m3/d，排入渗滤液处理站进行处理。

（6）垃圾运输栈桥及地磅区冲洗用水量2m3/d，废水直接损耗。

（7）污水沟道冲洗用水量2m3/d，废水产生量2m3/d，排入渗滤液处理站进行处理。

（8）渗滤液管道冲洗用水量1m3/d，废水产生量lm3/d，排入渗滤液处理站进行处理。

（9）餐厨项目冲洗用水（包括车辆冲洗、设备、地面）量为2.192m3/d，废水产生量1.76m3/d，排入渗滤液处理站进行处理。

9、渗滤液处理站浓液W9

项目渗滤液处理站主要处理垃圾渗滤液、垃圾车冲洗废水、卸料大厅冲洗废水、污水沟道冲洗废水、渗滤液管道冲洗废水、一体化净水器、餐厨垃圾项目三相分离废水、电化学处理系统排泥水、初期雨水。根据上文分析，总处理量178.43m3/d，采用“预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）”处理工艺。经处理达标后，渗滤液处理站出水中再生水为132.99m3/d，浓缩液为39.58m3/d，污泥带走5.86m3/d。处理达标的再生水清液作为冷却塔循环冷却补充水使用，浓液用于石灰浆制备、烟气净化降温、飞灰稳定化及回喷焚烧炉。

10、生活污水W10

项目劳动定员50人，生活用水量7.5m3/d，废水产生量按80%计，生活污水产生量为6.0m3/d，经化粪池预处理后，排入渗滤液处理站处理。

11、化验室废水W11

项目化验用水量为2m3/d，不考虑损耗，化验室废水产生量为2m3/d，经收集后排入渗滤液处理站处理。

12、初期雨水W12

厂区排水系统实行清污分流、雨污分流。现有项目初期雨水量为62.82m3/次。初期雨水全部收集后分6m3/批次泵入渗滤液处理站处理。
项目废水污染物产排情况详见下表。
表2.9-2  现有项目废水产生情况一览表
	编号
	废水类型
	产生量（m3/d）
	主要污染物
	去向
	排放量（m3/d）

	W1
	垃圾渗滤液
	132.67
	pH、COD、BOD5、SS、重金属等
	经收集后排入渗滤液收集池，再进入渗滤液处理站处理
	0

	W2
	一体化净水器排泥水
	65
	SS、钙、镁离子等
	排入污泥池经沉淀后63m3/d返回一体化净水器继续处理使用，剩余2m3/d的污泥排至渗滤液处理站处理。处理后清液作为冷却塔循环冷却补充水使用，泥水排至渗滤液处理站进行处理
	0

	W3
	电化学处理系统排泥水
	2
	SS、钙、镁离子等
	排至渗滤液处理站处理。处理后清液作为冷却塔循环冷却补充水使用，泥水排至渗滤液处理站进行处理
	0

	W4
	除盐水制备系统浓水及反冲洗废水
	35.5
	pH、SS、钙、镁离子等
	排入中水处理站进行处理
	0

	W5
	锅炉定连排污水
	14
	水温、钙、镁离子等 
	排至降温池作为冷却循环冷却补充水使用
	0

	W6
	冷却塔循环排污水
	142
	水温、pH、SS、钙、镁离子等
	排入中水处理站处理
	0

	W7
	中水处理站废水
	177.5
	pH、SS、钙、镁离子等
	再生水124.5m3作为冷却循环水系统补充水回用，浓水部分53m3用于炉渣冷却、石灰浆制备、烟气净化降温、飞灰稳定化及回喷焚烧炉
	0

	W8
	冲洗废水
	21.192
	SS、COD、重金属等
	5m3回用于炉渣冷却，2m3回用于飞灰稳定化处理，11.76m3排入渗滤液处理站进行处理，2.432m3直接损耗
	0

	W9
	渗滤液处理站废水
	178.43
	SS、COD、BOD5、氨氮等
	132.1m3再生水清液作为冷却塔循环冷却补充水使用，38.69m3浓液用于石灰浆制备、烟气净化降温、飞灰稳定化及回喷焚烧炉，污泥带走4.97m3
	0

	W10
	生活污水
	6
	COD、BOD5、氨氮、动植物油等
	经化粪池处理后，排入渗滤液处理站处理
	0

	W11
	化验室废水
	2
	SS、COD、BOD5、氨氮等
	经收集后排入渗滤液收集池，再进入渗滤液处理站处理
	0

	W12
	初期雨水
	62.82m3/次
	SS、COD、BOD5
	分6m3/批次送至厂区渗滤液处理站处理
	0
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图2.9-1  现有项目水平衡图（雨天） 单位：m3/d
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图2.9-2  现有项目水平衡图（晴天） 单位：m3/d
2.10现有项目污染物产排、治理措施及达标情况
根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）的要求，对于现有工程污染物实际排放量核算以实测为主，本次环评废气采用在线监测数据和自行监测数据，废水、固废、噪声按照生产中的排污数据进行核算。餐厨垃圾项目尚未投运，采用环评报告污染物核算数据。
2.10.1废气
2.10.1.1有组织废气
一、废气治理措施

1、焚烧炉焚烧烟气

现有项目垃圾焚烧采用1台700t/d的机械炉排焚烧炉，产生焚烧烟气经“SNCR炉内脱硝（尿素）＋半干法脱酸＋干法喷射脱酸＋活性炭吸附＋布袋除尘”处理后，经高60m、内径2.2m的排气筒（DA001焚烧炉废气排放口）排放，同时烟囱底部设有烟气在线监测室。

2、焚烧炉检修废气
项目焚烧炉停炉检修时，垃圾池及渗滤液处理站的臭气抽至“活性炭吸附装置”处理后，经高20m、内径1.6m排气筒（DA002焚烧炉检修废气排放口）排放。
3、飞灰仓废气

现有项目设有1座飞灰仓，料仓容积为300m3，仓顶设有一套袋式除尘器，产生的含尘气体经布袋除尘器处理后，经高34.9m、内径0.325m的排气筒（DA003飞灰仓废气排放口）排放。

4、石灰仓废气

项目在石灰浆制备间设有1座干法石灰仓，料仓容积为150m3，仓顶设有一套袋式除尘器，产生的含尘气体经布袋除尘器处理后，经高34.9m、内径0.273m的排气筒（DA004石灰仓废气排放口）排放。

5、活性炭仓废气

项目设有1座活性炭仓，料仓容积为30m3，仓顶设有一套袋式除尘器，产生的含尘气体经布袋除尘器处理后，经高18m、内径0.219m的排气筒（DA005活性炭仓废气排放口）排放。

6、石灰石干粉仓废气

项目在干粉喷射车间设置1 座石灰石干粉仓，料仓容积为30m3，仓顶设有一套袋式除尘器，产生的含尘气体经布袋除尘器处理后，经1根高18m、内径0.219m的排气筒排放。

二、废气监测结果

1、在线监测数据
项目DA001排气筒属于主要排放口，设有1套烟气在线监测系统，在线监测指标为SO2、NOx、HCl、CO、O2、颗粒物、烟气流量、烟气温度等，2025年7月25日通过云南省污染物自动监控系统自主联网测试，联网验收通过。本次评价收集了2025年8月~2026年6月的在线监测数据，监测结果见表2.10.1-1、表2.10.1-2。
2、自行监测数据
本次评价收集了生活垃圾焚烧项目自2025年7月试运行至2026年6月的自行监测报告，监测结果见表2.10.1-3~表2.10.1-9。
3、达标判定
（1）根据在线监测数据及自行监测数据，焚烧炉废气经“SNCR 炉内脱硝（尿素）＋半干法脱酸＋干法喷射脱酸＋活性炭吸附＋布袋除尘”进行处理后通过DA001排气筒外排，其排放浓度均能满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单表4排放限值要求。
（2）根据自行监测数据，DA002排气筒氨排放速率、硫化氢排放速率、甲硫醇排放速率、臭气浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。
（3）根据自行监测数据，DA003、DA004排气筒颗粒物排放浓度及排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，即：颗粒物≤120mg/m3、≤30.84kg/h。
（4）根据自行监测数据，DA005、石灰仓干粉仓废气颗粒物排放浓度及排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，即：颗粒物≤120mg/m3、≤4.95kg/h。
综上，根据在线监测数据及自行监测数据，各排气筒排放浓度、速率均能满足排放标准要求。
三、污染物排放量

现有项目有组织废气排放量见表2.10.1-10。

表2.10.1-1  现有项目2025年8月~2025年12月烟气在线监测统计结果表
	监测点位
	排污许可编号
	烟气流量（*104m3/d）
	折算浓度（mg/m3）
	排放标准（mg/m3）
	达标情况
	排放总量（t/a）

	
	
	
	颗粒物
	SO2
	NOX
	CO
	HCl
	颗粒物
	SO2
	NOX
	CO
	HCl
	
	颗粒物
	SO2
	NOX
	CO
	HCl

	焚烧炉废气排放口
	DA001
	109.11~196.89
	4.268~

6.478
	50.328~

76.916
	140.207~

190.699
	1.449~

43.218
	0.791~

41.028
	20
	80
	250
	80
	50
	达标
	2.014
	27.982
	67.072
	2.456
	4.267


注：表中的排放总量按照在线监测数据进行统计；
表2.10.1-2  现有项目2026年1月~2026年6月烟气在线监测统计结果表
	监测点位
	排污许可编号
	烟气流量（*104m3/d）
	折算浓度（mg/m3）
	排放标准（mg/m3）
	达标情况
	排放总量（t/a）

	
	
	
	颗粒物
	SO2
	NOX
	CO
	HCl
	颗粒物
	SO2
	NOX
	CO
	HCl
	
	颗粒物
	SO2
	NOX
	CO
	HCl

	焚烧炉废气排放口
	DA001
	2.30~167.15
	1.472~

6.412
	2.348~

78.431
	104.973~

218.521
	0.836~

24.426
	3.586~

44.499
	20
	80
	250
	80
	50
	达标
	1.547
	28.054
	68.781
	2.562
	5.324


注：表中的排放总量按照在线监测数据进行统计；
表2.10.1-3  现有项目自行监测统计结果表（DA001排气筒）2025年
	检测报告编号
	采样日期
	监测因子
	监测结果
	排放

限值
	达标

情况

	
	
	
	标干烟气流量Nm³/h
	排放浓度mg/m³
	排放速率kg/h
	
	

	
	
	
	平均值
	监测值范围
	平均值
	mg/m³
	

	华环检字[202506]第261号
	2025.6.22
	镉
	98904
	3.59×10-5~5.30×10-4
	5×10-5
	/
	/

	
	
	铅
	98904
	3.13×10-3~0.0311
	0.0029
	/
	/

	
	
	砷
	98904
	2.82×10-3~3.01×10-3
	0.0005
	/
	/

	
	
	镍
	98904
	0.00921~0.0214
	0.002
	/
	/

	
	
	铊
	98904
	1.67×10-5~6.75×10-4
	4.35×10-5
	/
	/

	
	
	锑
	98904
	1.44×10-4~1.91×10-4
	3×10-5
	/
	/

	
	
	钴
	98904
	2.82×10-4~7.52×10-4
	7×10-5
	/
	/

	
	
	铬
	98904
	0.0147~0.0201
	0.003
	/
	/

	
	
	铜
	98904
	2.68×10-3~3.40×10-3
	0.0005
	/
	/

	
	
	锰
	98904
	3.53×10-3~0.0152
	0.0015
	/
	/

	
	
	铊+镉
	98904
	5.26×10-5~1.06×10-3
	9.5×10-5
	0.1
	达标

	
	
	铅+铬+锰+镍+
锑+铜+钴+砷
	98904
	0.0370~0.0950
	0.011
	1
	达标

	
	
	汞
	98904
	0.0022~0.0042
	0.0005
	0.05
	达标

	华环检字[202507]第165号
	2025.7.17
	镉
	106504
	3.06×10-4~5.89×10-4
	6×10-5
	/
	/

	
	
	铅
	106504
	0.009~0.037
	0.003
	/
	/

	
	
	砷
	106504
	＜2×10-4~4.01×10-4
	2×10-5
	/
	/

	
	
	镍
	106504
	5.69×10-4~5.81×10-4
	9×10-5
	/
	/

	
	
	铊
	106504
	2.81×10-5~1.0×10-4
	8×10-6
	/
	/

	
	
	锑
	106504
	2.72×10-4~7.93×10-4
	9×10-5
	/
	/

	
	
	钴
	106504
	5.53×10-5~1.65×10-4
	1.5×10-5
	/
	/

	
	
	铬
	106504
	1.73×10-3~2.61×10-3
	3×10-5
	/
	/

	
	
	铜
	106504
	2.29×10-3~3.45×10-3
	4×10-4
	/
	/

	
	
	锰
	106504
	4.32×10-3~3.08×10-2
	1.9×10-3
	/
	/

	
	
	铊+镉
	106504
	3.34×10-4~6.89×10-4
	7×10-5
	0.1
	达标

	
	
	铅+铬+锰+镍+
锑+铜+钴+砷
	106504
	0.021~0.054
	5×10-3
	1
	达标

	
	
	汞
	106504
	0.0028~0.0050
	0.0007
	0.05
	达标

	华环检字[202507]第164号
	
	颗粒物
	109196
	9.7~12.5
	1.74
	20
	达标

	
	
	二氧化硫
	109196
	10~25
	2.81
	80
	达标

	
	
	氮氧化物
	109196
	159~194
	28.99
	250
	达标

	
	
	一氧化碳
	109196
	＜3~3
	0.33
	80
	达标

	华环检字[202508]第054号
	2025.8.11
	镉
	91050
	2.09×10-5~2.72×10-5
	2.81×10-6
	/
	/

	
	
	铅
	91050
	3.0×10-4~4.68×10-4
	4.42×10-5
	/
	/

	
	
	砷
	91050
	7.36×10-4~9.87×10-4
	1.05×10-4
	/
	/

	
	
	镍
	91050
	3.83×10-3~4.55×10-3
	4.89×10-4
	/
	/

	
	
	铊
	91050
	8×10-6L
	3.64×10-7
	/
	/

	
	
	锑
	91050
	2×10-5L
	9.11×10-7
	/
	/

	
	
	钴
	91050
	1.28×10-4~1.51×10-4
	1.63×10-5
	/
	/

	
	
	铬
	91050
	4.67×10-3~5.60×10-3
	5.99×10-4
	/
	/

	
	
	铜
	91050
	6.15×10-4~7.42×10-4
	7.96×10-5
	/
	/

	
	
	锰
	91050
	2.18×10-3~2.60×10-3
	2.80×10-4
	/
	/

	
	
	铊+镉
	91050
	2.49×10-5~3.12×10-5
	3.17×10-6
	0.1
	达标

	
	
	铅+铬+锰+镍+
锑+铜+钴+砷
	91050
	1.27×10-2~1.50×10-2
	1.61×10-3
	1
	达标

	
	
	汞
	91050
	0.0026~0.0049
	0.0006
	0.05
	达标

	华环检字[202508]第055号
	
	颗粒物
	114544
	12.8~15.1
	2.35
	20
	达标

	
	
	二氧化硫
	114544
	＜3~34
	3.10
	80
	达标

	
	
	氮氧化物
	114544
	166~236
	32.71
	250
	达标

	
	
	一氧化碳
	114544
	＜3
	＜0.34
	80
	达标

	华环检字[202508]第056号
	
	二噁英（ngTEQ/m3）
	88932
	0.020~0.017
	1.77×10-9
	0.1
	达标

	华环检字[202509]第020号
	2025.9.1
	镉
	78563
	5.30×10-4~8.79×10-4
	7×10-5
	/
	/

	
	
	铅
	78563
	0.039~0.070
	0.006
	/
	/

	
	
	砷
	78563
	＜2.97×10-4~1.10×10-3
	7×10-5
	/
	/

	
	
	镍
	78563
	1.07×10-3~1.68×10-3
	2×10-4
	/
	/

	
	
	铊
	78563
	1.24×10-4~1.87×10-4
	2×10-5
	/
	/

	
	
	锑
	78563
	2.29×10-4~6.02×10-4
	5×10-5
	/
	/

	
	
	钴
	78563
	1.51×10-4~2.66×10-4
	2×10-5
	/
	/

	
	
	铬
	78563
	1.32×10-3~2.67×10-3
	2×10-4
	/
	/

	
	
	铜
	78563
	3.30×10-3~6.39×10-3
	5×10-4
	/
	/

	
	
	锰
	78563
	8.76×10-3~1.52×10-2
	1.3×10-3
	/
	/

	
	
	铊+镉
	78563
	6.54×10-4~1.06×10-3
	9×10-5
	0.1
	达标

	
	
	铅+铬+锰+镍+
锑+铜+钴+砷
	78563
	0.053~0.098
	0.008
	1
	达标

	
	
	汞
	78713
	0.0042~0.0059
	6×10-4
	0.05
	达标

	华环检字[202510]第025号
	2025.10.10
	镉
	83771
	8.01×10-4~9.45×10-4
	1×10-4
	/
	/

	
	
	铅
	83771
	0.044~0.047
	0.006
	/
	/

	
	
	砷
	83771
	0.087~0.092
	0.01
	/
	/

	
	
	镍
	83771
	1.92×10-3~3.94×10-3
	3×10-4
	/
	/

	
	
	铊
	83771
	1.06×10-4~1.23×10-4
	2×10-5
	/
	/

	
	
	锑
	83771
	3.85×10-4~4.46×10-4
	5×10-5
	/
	/

	
	
	钴
	83771
	2.33×10-4~2.72×10-4
	3×10-5
	/
	/

	
	
	铬
	83771
	0.035~0.037
	0.005
	/
	/

	
	
	铜
	83771
	6.06×10-3~6.52×10-3
	8×10-4
	/
	/

	
	
	锰
	83771
	0.012~0.013
	0.002
	/
	/

	
	
	铊+镉
	83771
	9.21×10-4~1.06×10-3
	1×10-4
	0.1
	达标

	
	
	铅+铬+锰+镍+
锑+铜+钴+砷
	83771
	0.192~0.197
	0.02
	1
	达标

	
	
	汞
	81739
	0.0024~0.0043
	5×10-4
	0.05
	达标

	华环检字[202510]第026号
	
	颗粒物
	81739
	8.9~11.5
	1.20
	20
	达标

	
	
	二氧化硫
	81739
	19~27
	2.73
	80
	达标

	
	
	氮氧化物
	81739
	154~220
	22.4
	250
	达标

	
	
	一氧化碳
	81739
	＜3~3
	＜0.12
	80
	达标

	华环检字[202511]第007号
	2025.11.4
	镉
	71064
	2.85×10-4~3.81×10-4
	4×10-5
	/
	/

	
	
	铅
	71064
	0.0172~0.0219
	0.002
	/
	/

	
	
	砷
	71064
	9.34×10-3~1.38×10-2
	1×10-3
	/
	/

	
	
	镍
	71064
	7.08×10-3~9.01×10-3
	9×10-4
	/
	/

	
	
	铊
	71064
	5.54×10-5~6.13×10-5
	6×10-6
	/
	/

	
	
	锑
	71064
	1.36×10-3~1.41×10-3
	2×10-4
	/
	/

	
	
	钴
	71064
	1.38×10-4~2.30×10-4
	2×10-5
	/
	/

	
	
	铬
	71064
	5.45×10-3~1.08×10-2
	8×10-4
	/
	/

	
	
	铜
	71064
	3.26×10-3~3.91×10-3
	4×10-4
	/
	/

	
	
	锰
	71064
	1.65×10-3~3.23×10-3
	2×10-4
	/
	/

	
	
	铊+镉
	71064
	3.42×10-4~4.36×10-3
	5×10-5
	0.1
	达标

	
	
	铅+铬+锰+镍+
锑+铜+钴+砷
	71064
	0.0501~0.0581
	0.006
	1
	达标

	
	
	汞
	71064
	0.0020~0.0040
	3×10-4
	0.05
	达标

	华环检字[202512]第010号
	2025.12.1
	镉
	71365
	7.06×10-4~1.10×10-3
	6×10-5
	/
	/

	
	
	铅
	71365
	0.0342~0.0539
	0.003
	/
	/

	
	
	砷
	71365
	0.0132~0.0202
	0.001
	/
	/

	
	
	镍
	71365
	1.70×10-3~2.61×10-3
	2×10-4
	/
	/

	
	
	铊
	71365
	4.12×10-5~8.46×10-5
	4×10-6
	/
	/

	
	
	锑
	71365
	＜3.15×10-5~＜4.92×10-5
	＜3×10-6
	/
	/

	
	
	钴
	71365
	1.75×10-4~2.60×10-4
	2×10-5
	/
	/

	
	
	铬
	71365
	5.86×10-3~9.08×10-2
	5×10-4
	/
	/

	
	
	铜
	71365
	3.08×10-3~4.81×10-3
	3×10-4
	/
	/

	
	
	锰
	71365
	0.0088~0.0136
	8×10-4
	/
	/

	
	
	铊+镉
	71365
	7.48×10-4~3.42×10-3
	7×10-5
	0.1
	达标

	
	
	铅+铬+锰+镍+
锑+铜+钴+砷
	71365
	0.0672~0.105
	0.006
	1
	达标

	
	
	汞
	71365
	0.0036~0.0096
	5×10-4
	0.05
	达标


表2.10.1-4  现有项目自行监测统计结果表（DA001排气筒）2026年
	检测报告编号
	采样日期
	监测因子
	监测结果
	排放

限值
	达标

情况

	
	
	
	标干烟气流量Nm³/h
	排放浓度mg/m³
	排放速率kg/h
	
	

	
	
	
	平均值
	监测值范围
	平均值
	mg/m³
	

	华环检字[2026]第010-1号
	2026.1.6
	镉
	70450
	3.01×10-4~6.77×10-4
	5×10-5
	/
	/

	
	
	铅
	70450
	0.0142~0.0182
	0.002
	/
	/

	
	
	砷
	70450
	＜1.93×10-4~6.95×10-4
	5×10-5
	/
	/

	
	
	镍
	70450
	2.30×10-4~6.71×10-4
	6×10-5
	/
	/

	
	
	铊
	70450
	8.55×10-5~1.56×10-4
	1×10-5
	/
	/

	
	
	锑
	70450
	6.42×10-4~1.63×10-3
	2×10-4
	/
	/

	
	
	钴
	70450
	＜9.64×10-6~2.56×10-4
	2×10-5
	/
	/

	
	
	铬
	70450
	0.0079~0.0192
	0.002
	/
	/

	
	
	铜
	70450
	0.0067~0.0398
	0.002
	/
	/

	
	
	锰
	70450
	0.0050~0.0104
	0.001
	/
	/

	
	
	铊+镉
	70450
	3.90×10-4~8.32×10-4
	7×10-5
	0.1
	达标

	
	
	铅+铬+锰+镍+
锑+铜+钴+砷
	70450
	0.0370~0.0961
	0.007
	1
	达标

	
	
	汞
	70563
	0.0017~0.0047
	4×10-4
	0.05
	达标

	华环检字[2026]第011-1号
	
	颗粒物
	70563
	6.6~9.3
	0.96
	20
	达标

	
	
	二氧化硫
	70563
	＜3
	＜0.21
	80
	达标

	
	
	氮氧化物
	70563
	161~170
	20.2
	250
	达标

	
	
	一氧化碳
	70563
	＜3
	＜0.24
	80
	达标

	华环检字[202602]第007号
	2026.2.3
	镉
	66675
	1.25×10-4~5.41×10-4
	4×10-5
	/
	/

	
	
	铅
	66675
	0.0127~0.0307
	0.002
	/
	/

	
	
	砷
	66675
	0.0082~0.0146
	0.002
	/
	/

	
	
	镍
	66675
	0.0040~0.0078
	0.0006
	/
	/

	
	
	铊
	66675
	＜8.66×10-6~9.58×10-5
	5×10-6
	/
	/

	
	
	锑
	66675
	5.80×10-4~8.67×10-4
	5×10-4
	/
	/

	
	
	钴
	66675
	1.94×10-4~4.29×10-4
	2.03×10-4
	/
	/

	
	
	铬
	66675
	0.0188~0.0304
	0.002
	/
	/

	
	
	铜
	66675
	3.01×10-3~4.82×10-3
	4×10-4
	/
	/

	
	
	锰
	66675
	0.0032~0.0086
	7×10-4
	/
	/

	
	
	铊+镉
	66675
	1.34×10-4~4.57×10-4
	4×10-5
	0.1
	达标

	
	
	铅+铬+锰+镍+
锑+铜+钴+砷
	66675
	0.0563~0.0862
	0.008
	1
	达标

	
	
	汞
	66675
	0.0022~0.0038
	3×10-4
	0.05
	达标

	华环检字[202603]第031号
	2026.3.4
	镉
	61626
	8.55×10-5~1.47×10-4
	9×10-6
	/
	/

	
	
	铅
	61626
	0.0066~0.0090
	0.0007
	/
	/

	
	
	砷
	61626
	0.0442~0.0596
	0.005
	/
	/

	
	
	镍
	61626
	0.0042~0.0057
	0.0005
	/
	/

	
	
	铊
	61626
	＜9.57×10-6~＜1.01×10-5
	＜9×10-7
	/
	/

	
	
	锑
	61626
	＜2.86×10-5~＜3.03×10-5
	＜3×10-6
	/
	/

	
	
	钴
	61626
	3.49×10-4~5.12×10-4
	4×10-5
	/
	/

	
	
	铬
	61626
	0.0145~0.0204
	0.002
	/
	/

	
	
	铜
	61626
	0.0032~0.0035
	0.0003
	/
	/

	
	
	锰
	61626
	0.0119~0.0165
	0.001
	/
	/

	
	
	铊+镉
	61626
	9.54×10-5~1.57×10-4
	1.30×10-5
	0.1
	达标

	
	
	铅+铬+锰+镍+
锑+铜+钴+砷
	61626
	0.0853~0.1152
	0.009
	1
	达标

	
	
	汞
	61626
	0.0041~0.0055
	0.0005
	0.05
	达标

	华环检字[202604]第011号
	2026.4.7
	镉
	64728
	5.04×10-4~6.72×10-4
	7×10-5
	/
	/

	
	
	铅
	64728
	0.0348~0.0476
	0.004
	/
	/

	
	
	砷
	64728
	0.0043~0.0052
	0.0006
	/
	/

	
	
	镍
	64728
	0.0012~0.0016
	0.0001
	/
	/

	
	
	铊
	64728
	1.56×10-4~1.93×10-4
	2×10-5
	/
	/

	
	
	锑
	64728
	6.69×10-4~8.22×10-4
	8×10-5
	/
	/

	
	
	钴
	64728
	1.25×10-4~1.90×10-4
	2×10-5
	/
	/

	
	
	铬
	64728
	0.0045~0.0052
	0.0005
	/
	/

	
	
	铜
	64728
	0.0037~0.0072
	0.0006
	/
	/

	
	
	锰
	64728
	0.0060~0.0087
	0.0008
	/
	/

	
	
	铊+镉
	64728
	6.57×10-4~8.68×10-4
	8×10-5
	0.1
	达标

	
	
	铅+铬+锰+镍+
锑+铜+钴+砷
	64728
	0.0562~0.0760
	0.007
	1
	达标

	
	
	汞
	57735
	0.0029~0.0044
	0.0004
	0.05
	达标

	华环检字[202604]第012号
	
	颗粒物
	57735
	8.3~10.1
	0.91
	20
	达标

	
	
	二氧化硫
	57735
	12~19
	1.53
	80
	达标

	
	
	氮氧化物
	57735
	117~135
	12.58
	250
	达标

	
	
	一氧化碳
	57735
	＜3
	0.08
	80
	达标

	YNZKBG20260529031-2
	2026.5.12
	镉
	67846
	4.57×10-4~4.66×10-4
	5.48×10-5
	/
	/

	
	
	铅
	67846
	8.84×10-4~9.09×10-4
	1.06×10-4
	/
	/

	
	
	砷
	67846
	2.51×10-3~2.57×10-3
	3.01×10-4
	/
	/

	
	
	镍
	67846
	3.25×10-3~3.29×10-3
	3.88×10-4
	/
	/

	
	
	铊
	67846
	2.57×10-5~2.62×10-5
	3.07×10-6
	/
	/

	
	
	锑
	67846
	1.45×10-4~1.50×10-4
	1.74×10-5
	/
	/

	
	
	钴
	67846
	1.20×10-4~1.23×10-4
	1.44×10-5
	/
	/

	
	
	铬
	67846
	5.66×10-3~5.85×10-3
	6.81×10-4
	/
	/

	
	
	铜
	67846
	2.30×10-3~2.32×10-3
	2.74×10-4
	/
	/

	
	
	锰
	67846
	1.99×10-3~2.03×10-3
	2.39×10-4
	/
	/

	
	
	铊+镉
	67846
	4.88×10-4
	5.80×10-5
	0.1
	达标

	
	
	铅+铬+锰+镍+
锑+铜+钴+砷
	67846
	1.70×10-2
	2.02×10-3
	1
	达标

	
	
	汞
	67846
	2.5×10-4L
	8.45×10-5
	0.05
	达标

	YNZKBG20260617011
	2026.6.8
	镉
	81747
	1.18×10-5~5.92×10-5
	4.43×10-6
	/
	/

	
	
	铅
	81747
	6.39×10-4~1.13×10-3
	1.32×10-4
	/
	/

	
	
	砷
	81747
	2×10-4L ~2.83×10-4
	2.25×10-5
	/
	/

	
	
	镍
	81747
	8.56×10-4~1.63×10-3
	1.69×10-4
	/
	/

	
	
	铊
	81747
	8×10-6L ~6.33×10-5
	5.84×10-6
	/
	/

	
	
	锑
	81747
	2.55×10-5~7.89×10-4
	5.01×10-5
	/
	/

	
	
	钴
	81747
	2.48×10-5~7.83×10-5
	6.71×10-6
	/
	/

	
	
	铬
	81747
	2.10×10-3~6.39×10-3
	6.07×10-4
	/
	/

	
	
	铜
	81747
	1.48×10-3~2.11×10-3
	2.49×10-4
	/
	/

	
	
	锰
	81747
	7.22×10-4~1.33×10-3
	1.38×10-4
	/
	/

	
	
	铊+镉
	81747
	7.25×10-5
	1.04×10-5
	0.1
	达标

	
	
	铅+铬+锰+镍+
锑+铜+钴+砷
	81747
	9.63×10-3
	1.38×10-3
	1
	达标

	
	
	汞
	81747
	2.5×10-4L
	1.02×10-4
	0.05
	达标


表2.10.1-5  现有项目自行监测统计结果表（DA002排气筒）
	检测报告编号
	采样日期
	监测因子
	监测结果
	排放限值
	达标

情况

	
	
	
	标干烟气流量Nm³/h
	排放浓度mg/m³
	排放速率kg/h
	
	

	
	
	
	平均值
	监测值范围
	平均值
	kg/h
	

	华环检字[202507]第063号
	2025.7.4
	甲硫醇
	54075
	＜0.0002
	＜0.00001
	0.08
	达标

	
	
	硫化氢
	54075
	0.310~0.413
	0.02
	0.58
	达标

	
	
	氨
	54075
	3.88~4.76
	0.24
	8.7
	达标

	
	
	臭气浓度
（无量纲）
	54075
	1122~1513
	6000
	达标


表2.10.1-6  现有项目自行监测统计结果表（DA003排气筒）
	检测报告编号
	采样日期
	监测因子
	监测结果
	排放限值
	达标

情况

	
	
	
	标干烟气流量Nm³/h
	排放浓度mg/m³
	排放速率kg/h
	
	

	
	
	
	平均值
	监测值范围
	平均值
	mg/m³
	kg/h
	

	华环检字[202507]第164号
	2025.7.17
	颗粒物
	1844
	17.4~30.6
	0.04
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202508]第055号
	2025.8.11
	颗粒物
	1948
	18.8~24.9
	0.04
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202509]第020号
	2025.9.1
	颗粒物
	1816
	22.3~28.7
	0.05
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202510]第025号
	2025.10.10
	颗粒物
	1784
	22.3~28.7
	0.05
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202511]第007号
	2025.11.4
	颗粒物
	1282
	21.4~26.9
	0.03
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202512]第010号
	2025.12.1
	颗粒物
	1301
	23.7~27.0
	0.03
	120
	30.84
	达标

	华环检字[2026]第010-1号
	2026.1.6
	颗粒物
	1784
	19.4~24.7
	0.04
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202602]第007号
	2026.2.3
	颗粒物
	746
	24.4~29.6
	0.02
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202603]第031号
	2026.3.4
	颗粒物
	1928
	8.9~10.9
	0.02
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202604]第011号
	2026.4.7
	颗粒物
	1729
	7.3~11.7
	0.02
	120
	30.84
	达标


表2.10.1-7  现有项目自行监测统计结果表（DA004排气筒）
	检测报告编号
	采样日期
	监测因子
	监测结果
	排放限值
	达标

情况

	
	
	
	标干烟气流量Nm³/h
	排放浓度mg/m³
	排放速率kg/h
	
	

	
	
	
	平均值
	监测值范围
	平均值
	mg/m³
	kg/h
	

	华环检字[202508]第056号
	2025.8.11
	颗粒物
	365
	11.9~16.8
	0.005
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202509]第020号
	2025.9.1
	颗粒物
	430
	16.5~21.5
	0.01
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202510]第025号
	2025.10.10
	颗粒物
	432
	18.8~24.0
	0.01
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202511]第007号
	2025.11.4
	颗粒物
	429
	15.6~21.3
	0.01
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202512]第010号
	2025.12.1
	颗粒物
	454
	24.8~29.1
	0.01
	120
	30.84
	达标

	华环检字[2026]第010-1号
	2026.1.6
	颗粒物
	522
	16.3~20.9
	0.01
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202602]第007号
	2026.2.3
	颗粒物
	429
	19.4~27.1
	0.01
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202603]第031号
	2026.3.4
	颗粒物
	829
	6.8~9.7
	0.007
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202604]第011号
	2026.4.7
	颗粒物
	439
	39.3~50.1
	0.02
	120
	30.84
	达标


表2.10.1-8  现有项目自行监测统计结果表（DA005排气筒）
	检测报告编号
	采样日期
	监测因子
	监测结果
	排放限值
	达标

情况

	
	
	
	标干烟气流量Nm³/h
	排放浓度mg/m³
	排放速率kg/h
	
	

	
	
	
	平均值
	监测值范围
	平均值
	mg/m³
	kg/h
	

	华环检字[202508]第056号
	2025.8.11
	颗粒物
	417
	16.0~21.0
	0.01
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202509]第020号
	2025.9.1
	颗粒物
	266
	13.9~18.5
	0.004
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202510]第025号
	2025.10.10
	颗粒物
	282
	17.7~21.6
	0.005
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202511]第007号
	2025.11.4
	颗粒物
	261
	19.7~26.3
	0.006
	120
	30.84
	达标

	华环检字[202512]第010号
	2025.12.1
	颗粒物
	270
	19.3~26.4
	0.006
	120
	30.84
	达标

	华环检字[2026]第010-1号
	2026.1.6
	颗粒物
	264
	14.0~15.7
	0.004
	120
	4.94
	达标

	华环检字[202602]第007号
	2026.2.3
	颗粒物
	215
	19.1~24.8
	0.005
	120
	4.94
	达标

	华环检字[202603]第031号
	2026.3.4
	颗粒物
	357
	8.5~11.7
	0.004
	120
	4.94
	达标

	华环检字[202604]第011号
	2026.4.7
	颗粒物
	413
	10.9~15.1
	0.005
	120
	4.94
	达标


表2.10.1-9  现有项目自行监测统计结果表（石灰仓干粉仓废气排气筒）
	检测报告编号
	采样日期
	监测因子
	监测结果
	排放限值
	达标

情况

	
	
	
	标干烟气流量Nm³/h
	排放浓度mg/m³
	排放速率kg/h
	
	

	
	
	
	平均值
	监测值范围
	平均值
	mg/m³
	kg/h
	

	华环检字[202511]第007号
	2025.11.4
	颗粒物
	500
	15.1~21.3
	0.01
	120
	4.94
	达标

	华环检字[2026]第010-1号
	2026.1.6
	颗粒物
	648
	13.5~16.5
	0.01
	120
	4.94
	达标

	华环检字[202602]第007号
	2026.2.3
	颗粒物
	288
	20.2~28.4
	0.007
	120
	4.94
	达标

	华环检字[202603]第031号
	2026.3.4
	颗粒物
	542
	7.9~10.9
	0.005
	120
	4.94
	达标

	华环检字[202604]第011号
	2026.4.7
	颗粒物
	520
	14.2~19.9
	0.01
	120
	4.94
	达标


表2.10.1-10  现有项目有组织废气排放情况一览表
	污染源
	排放特征
	运行
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放

	
	排放

方式
	排放参数

(m)
	温度

（℃）
	废气量

（Nm3/h）
	时间h
	
	产生浓度

（mg/m3）
	产生速率

（kg/h）
	产生量

（t/a）
	工艺
	效率

（%）
	核算方法

/数据来源
	排放浓度

（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）
	排放量

（t/a）

	主要排放口

	DA001焚烧炉废气排放口
	有组织
	H60Φ2.2
	160
	78022
	8040
	颗粒物
	2466.14
	192.413
	1547.00
	SNCR 炉内脱硝（尿素）＋半干法脱酸＋干法喷射脱酸＋活性炭吸附＋布袋除尘
	≥99.8
	类比法/在线监测
	4.93
	0.385
	3.094

	
	
	
	
	
	
	SO2
	745.37
	58.155
	467.57
	
	≥88
	
	89.44
	6.979
	56.108

	
	
	
	
	
	
	NOx
	365.49
	28.516
	229.27
	
	≥40
	
	219.29
	17.110
	137.562

	
	
	
	
	
	
	CO
	8.17
	0.637
	5.124
	
	/
	
	8.17
	0.637
	5.124

	
	
	
	
	
	
	HCl
	339.49
	26.488
	212.96
	
	≥95
	
	16.97
	1.324
	10.648

	
	
	
	
	
	
	镉
	1.28×10-2
	1×10-3
	8.04×10-3
	
	≥90
	类比法/自行监测
	1.28×10-3
	1×10-4
	8.04×10-4

	
	
	
	
	
	
	铅
	0.513
	4×10-2
	0.322
	
	≥90
	
	5.13×10-2
	4×10-3
	3.22×10-2

	
	
	
	
	
	
	砷
	0.128
	0.01
	8.04×10-2
	
	≥90
	
	1.28×10-2
	1×10-3
	8.04×10-3

	
	
	
	
	
	
	镍
	0.256
	2×10-2
	0.161
	
	≥90
	
	2.56×10-2
	2×10-3
	1.61×10-2

	
	
	
	
	
	
	铊
	2.56×10-3
	2×10-4
	1.61×10-3
	
	≥90
	
	2.56×10-4
	2×10-5
	1.61×10-4

	
	
	
	
	
	
	锑
	6.41×10-2
	5×10-3
	4.02×10-2
	
	≥90
	
	6.41×10-3
	5×10-4
	4.02×10-3

	
	
	
	
	
	
	钴
	2.60×10-2
	2.03×10-3
	1.63×10-2
	
	≥90
	
	2.60×10-3
	2.03×10-4
	1.63×10-3

	
	
	
	
	
	
	铬
	0.385
	3×10-2
	0.241
	
	≥90
	
	3.85×10-2
	3×10-3
	2.41×10-2

	
	
	
	
	
	
	铜
	0.256
	2×10-2
	0.161
	
	≥90
	
	2.56×10-2
	2×10-3
	1.61×10-2

	
	
	
	
	
	
	锰
	0.256
	2×10-2
	0.161
	
	≥90
	
	2.56×10-2
	2×10-3
	1.61×10-2

	
	
	
	
	
	
	铊+镉
	1.54×10-2
	1.2×10-3
	1.61×10-3
	
	≥90
	
	1.54×10-3
	1.2×10-4
	9.65×10-4

	
	
	
	
	
	
	铅+铬+锰+镍+锑+铜+钴+砷
	1.88
	0.147
	1.81
	
	≥90
	
	0.188
	1.47×10-2
	0.118

	
	
	
	
	
	
	汞
	8.97×10-2
	7×10-3
	5.63×10-2
	
	≥90
	
	8.97×10-3
	7×10-4
	5.63×10-3

	
	
	
	
	
	
	二噁英类
	1.13

ngTEQ/m3
	8.85×10-2 mgTEQ/h
	0.711gTEQ/a
	
	≥98
	
	2.27×10-2

ngTEQ/m3
	1.77×10-3 mgTEQ/h
	0.0142gTEQ/a

	主要排放口合计
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.094

	
	SO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	56.108

	
	NOx
	
	
	
	
	
	
	
	
	137.562

	
	CO
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.124

	
	HCl
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.648

	
	镉
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.04×10-4

	
	铅
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.22×10-2

	
	砷
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.04×10-3

	
	镍
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.61×10-2

	
	铊
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.61×10-4

	
	锑
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.02×10-3

	
	钴
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.63×10-3

	
	铬
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.41×10-2

	
	铜
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.61×10-2

	
	锰
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.61×10-2

	
	铊+镉
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.65×10-4

	
	铅+铬+锰+镍+锑+铜+钴+砷
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.118

	
	汞
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.63×10-3

	
	二噁英类
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0142gTEQ/a

	一般排放口

	DA002焚烧炉检修废气排放口
	有组织
	H20Φ1.6
	25
	56346
	720
	甲硫醇
	1.77×10-3
	0.0001
	7.2×10-5
	活性炭吸附
	≥90
	类比法/自行监测
	1.77×10-4
	0.00001
	7.2×10-6

	
	
	
	
	
	
	硫化氢
	3.55
	0.2
	0.024
	
	≥90
	类比法/自行监测
	0.355
	0.02
	0.014

	
	
	
	
	
	
	氨
	42.59
	2.4
	0.293
	
	≥90
	类比法/自行监测
	4.259
	0.24
	0.173

	
	
	
	
	
	
	臭气浓度
（无量纲）
	15130
	
	≥90
	类比法/自行监测
	1513

	DA003飞灰仓废气排放口
	有组织
	H34.9Φ0.325
	25
	1616
	8040
	颗粒物
	6188.12
	10.0
	80.40
	布袋除尘器
	≥99.5
	类比法/自行监测
	30.94
	0.05
	0.402

	DA004石灰仓废气排放口
	有组织
	H34.9Φ0.273
	25
	481
	122
	颗粒物
	8316.01
	4.0
	0.488
	布袋除尘器
	≥99.5
	类比法/自行监测
	41.58
	0.02
	0.002

	DA005活性炭仓废气排放口
	有组织
	H18Φ0.219
	25
	305
	122
	颗粒物
	6557.38
	2.0
	0.244
	布袋除尘器
	≥99.5
	类比法/自行监测
	32.79
	0.01
	0.001

	石灰仓干粉仓废气废气排放口
	有组织
	H18Φ0.219
	25
	500
	122
	颗粒物
	4000.00
	2.0
	0.244
	布袋除尘器
	≥99.5
	类比法/自行监测
	20.00
	0.01
	0.001

	一般排放口合计
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.406

	
	甲硫醇
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.2×10-6

	
	硫化氢
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.014

	
	氨
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.173

	有组织排放合计
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5

	
	SO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	56.108

	
	NOx
	
	
	
	
	
	
	
	
	137.562

	
	CO
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.124

	
	HCl
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.648

	
	镉
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.04×10-4

	
	铅
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.22×10-2

	
	砷
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.04×10-3

	
	镍
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.61×10-2

	
	铊
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.61×10-4

	
	锑
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.02×10-3

	
	钴
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.63×10-3

	
	铬
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.41×10-2

	
	铜
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.61×10-2

	
	锰
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.61×10-2

	
	铊+镉
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.65×10-4

	
	铅+铬+锰+镍+锑+铜+钴+砷
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.118

	
	汞
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.63×10-3

	
	二噁英类
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0142gTEQ/a

	
	甲硫醇
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.2×10-6

	
	硫化氢
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.014

	
	氨
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.173


根据建设单位提供的生产报表，现有项目生产负荷在80%~85%之间，保守按照80%的工况计，折算满负荷状态下污染物排放情况见下表。

表2.10.1-11  现有项目满负荷状态下有组织废气排放情况一览表
	污染物
	实际排放量（t/a）
	满负荷状态下排放量（t/a）

	颗粒物
	3.5
	4.375

	SO2
	56.108
	70.135

	NOx
	137.562
	171.953

	CO
	5.124
	6.405

	HCl
	10.648
	13.310

	镉
	8.04×10-4
	1.01×10-3

	铅
	3.22×10-2
	4.03×10-2

	砷
	8.04×10-3
	1.01×10-2

	镍
	1.61×10-2
	2.01×10-2

	铊
	1.61×10-4
	2.01×10-4

	锑
	4.02×10-3
	5.03×10-3

	钴
	1.63×10-3
	2.04×10-3

	铬
	2.41×10-2
	3.01×10-2

	铜
	1.61×10-2
	2.01×10-2

	锰
	1.61×10-2
	2.01×10-2

	铊+镉
	9.65×10-4
	1.21×10-3

	铅+铬+锰+镍+锑+铜+钴+砷
	0.118
	0.148

	汞
	5.63×10-3
	7.04×10-3

	二噁英类
	0.0142gTEQ/a
	0.0178gTEQ/a

	甲硫醇
	7.2×10-6
	9×10-6

	硫化氢
	0.014
	0.0175

	氨
	0.173
	0.2163


对照现有排污许可证及环评批复，主要废物污染物排放总量满足排污许可证许可排放量要求。
表2.10.1-12  现有项目与排污许可证的关系
	污染物
	排污许可证许可量（t/a）
	现有项目排放量（t/a）
	排污许可证达标判定

	颗粒物
	21.51
	4.375
	满足

	SO2
	77.34
	70.135
	满足

	NOx
	199.95
	171.953
	满足

	CO
	/
	6.405
	/

	HCl
	/
	13.310
	/

	镉
	/
	1.01×10-3
	/

	铅
	/
	4.03×10-2
	/

	砷
	/
	1.01×10-2
	/

	镍
	/
	2.01×10-2
	/

	铊
	/
	2.01×10-4
	

	锑
	/
	5.03×10-3
	/

	钴
	/
	2.04×10-3
	/

	铬
	/
	3.01×10-2
	/

	铜
	/
	2.01×10-2
	/

	锰
	/
	2.01×10-2
	/

	铊+镉
	/
	1.21×10-3
	/

	铅+铬+锰+镍+锑+铜+钴+砷
	/
	0.148
	/

	汞
	/
	7.04×10-3
	/

	二噁英类
	0.1081gTEQ/a
	0.0178gTEQ/a
	满足

	甲硫醇
	/
	9×10-6
	/

	硫化氢
	/
	0.0175
	/

	氨
	/
	0.2163
	/


2.10.1.2无组织废气
现有项目无组织废气主要包括垃圾库（含卸料大厅、垃圾池、渗滤液收集池）恶臭、渗滤液处理站恶臭，餐厨垃圾项目废气，卧式埋地柴油油罐、餐厨垃圾项目油脂储罐的大小呼吸废气。
1、垃圾库恶臭
现有项目对卸料大厅、垃圾池及渗滤液收集池采用密封负压设计，通过一次风机从垃圾池上部抽取臭气作为焚烧炉的一次风，保持微负压状态，实现垃圾池及垃圾卸料大厅空气的单向流动，不会外溢到卸料大厅外。垃圾池与卸料平台间设置垃圾自动卸料门，无车卸料时保证垃圾池密封，维持垃圾池负压，减少恶臭外逸。
氨排放速率0.00601kg/h、硫化氢排放速率0.00062kg/h、甲硫醇排放速率0.000062kg/h。

2、渗滤液处理站恶臭
对渗滤液处理站调节池、厌氧池、硝化池、MBR池、污泥池等产臭池体，进行加盖设计，形成微负压，臭气经风管收集后，由引风机送至一次风机入口进入焚烧炉焚烧处置。
氨排放速率0.04547kg/h、硫化氢排放速率0.0014kg/h、甲硫醇排放速率0.00014kg/h。

3、餐厨垃圾项目废气
餐厨垃圾项目在粗油脂加热分离及暂存环节会产生挥发性有机废气和恶臭气体，经收集后送至一次风机入口进入焚烧炉焚烧处置。

氨排放速率0.0005kg/h、硫化氢排放速率0.00004kg/h、非甲烷总烃排放速率0.0176kg/h。

4、储罐大小呼吸
卧式地埋柴油储罐非甲烷总烃排放速率0.0013kg/h、餐厨垃圾项目油脂储罐非甲烷总烃排放速率0.004kg/h。

现有项目无组织排放源强见下表。
表2.10.1-13  现有项目无组织废气排放情况
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	排放速率

（kg/h）
	排放量（t/a）

	1
	垃圾库（含卸料大厅、垃圾池、渗滤液收集池）
	氨
	卸料大厅、垃圾池及渗滤液收集池采用密封负压设计，通过一次风机从垃圾池上部抽取臭气作为焚烧炉的一次风
	0.00601
	0.0483 

	
	
	硫化氢
	
	0.00062
	0.0050 

	
	
	甲硫醇
	
	0.000062
	0.0005 

	2
	渗滤液处理站恶臭
	氨
	对调节池、厌氧池、硝化池、MBR池、污泥池等产臭池体，进行加盖设计，形成微负压，臭气经风管收集后，由引风机送至一次风机入口进入焚烧炉焚烧处置
	0.04547
	0.3656 

	
	
	硫化氢
	
	0.0014
	0.0113 

	
	
	甲硫醇
	
	0.00014
	0.0011 

	3
	餐厨垃圾项目废气
	氨
	收集后送至一次风机入口进入焚烧炉焚烧处置
	0.0005
	0.0016

	
	
	硫化氢
	
	0.00004
	0.0001

	
	
	非甲烷总烃
	
	0.0176
	0.0513

	4
	卧式地埋柴油储罐
	非甲烷总烃
	/
	0.0013
	0.0105

	5
	油脂储罐
	非甲烷总烃
	/
	0.004
	0.0349


本次评价收集了生活垃圾焚烧项目自2025年7月试运行至2026年5月的自行监测报告，监测结果见下表。
表2.10.1-14  厂界无组织废气监测结果（2025年）
	采样点位
	采样日期
	采样时段
	总悬浮颗粒物

（mg/m3）
	硫化氢（mg/m3）
	氨（mg/m3）
	非甲烷总烃（mg/m3）
	臭气浓度（无量纲）

	1#上风向
	2025年7月17日
	10:00~11:00
	0.256
	＜0.005
	0.14
	0.15
	＜10

	
	
	12:00~13:00
	0.247
	＜0.005
	0.16
	0.17
	＜10

	
	
	14:00~15:00
	0.263
	0.005
	0.15
	0.17
	＜10

	
	
	16:00~17:00
	0.275
	0.006
	0.15
	0.14
	＜10

	
	2025年8月11日
	10:00~11:00
	0.240
	＜0.005
	0.13
	0.23
	＜10

	
	
	12:00~13:00
	0.245
	＜0.005
	0.11
	0.27
	＜10

	
	
	14:00~15:00
	0.257
	0.005
	0.10
	0.29
	＜10

	
	
	16:00~17:00
	0.238
	0.006
	0.11
	0.28
	＜10

	
	2025年10月10日
	10:00~11:00
	0.232
	＜0.005
	0.17
	0.22
	＜10

	
	
	12:00~13:00
	0.250
	＜0.005
	0.14
	0.20
	＜10

	
	
	14:00~15:00
	0.259
	0.005
	0.15
	0.25
	＜10

	
	
	16:00~17:00
	0.240
	0.006
	0.18
	0.23
	＜10

	2#下风向
	2025年7月17日
	10:00~11:00
	0.372
	0.012
	0.19
	0.20
	＜10

	
	
	12:00~13:00
	0.300
	0.014
	0.24
	0.24
	＜10

	
	
	14:00~15:00
	0.387
	0.019
	0.21
	0.28
	＜10

	
	
	16:00~17:00
	0.403
	0.017
	0.23
	0.25
	＜10

	
	2025年8月11日
	10:00~11:00
	0.283
	0.010
	0.15
	0.35
	＜10

	
	
	12:00~13:00
	0.314
	0.012
	0.22
	0.34
	＜10

	
	
	14:00~15:00
	0.360
	0.016
	0.19
	0.35
	＜10

	
	
	16:00~17:00
	0.296
	0.015
	0.24
	0.33
	＜10

	
	2025年10月10日
	10:00~11:00
	0.268
	0.009
	0.19
	0.30
	10

	
	
	12:00~13:00
	0.302
	0.010
	0.25
	0.32
	11

	
	
	14:00~15:00
	0.327
	0.015
	0.23
	0.36
	10

	
	
	16:00~17:00
	0.289
	0.014
	0.21
	0.37
	12

	3#下风向
	2025年7月17日
	10:00~11:00
	0.350
	0.013
	0.19
	0.29
	＜10

	
	
	12:00~13:00
	0.331
	0.020
	0.25
	0.24
	＜10

	
	
	14:00~15:00
	0.390
	0.022
	0.22
	0.21
	＜10

	
	
	16:00~17:00
	0.436
	0.019
	0.21
	0.24
	＜10

	
	2025年8月11日
	10:00~11:00
	0.316
	0.011
	0.18
	0.37
	＜10

	
	
	12:00~13:00
	0.344
	0.014
	0.16
	0.33
	＜10

	
	
	14:00~15:00
	0.378
	0.015
	0.21
	0.32
	＜10

	
	
	16:00~17:00
	0.322
	0.017
	0.22
	0.37
	＜10

	
	2025年10月10日
	10:00~11:00
	0.296
	0.010
	0.19
	0.45
	15

	
	
	12:00~13:00
	0.335
	0.014
	0.27
	0.38
	14

	
	
	14:00~15:00
	0.380
	0.016
	0.22
	0.36
	14

	
	
	16:00~17:00
	0.310
	0.020
	0.22
	0.38
	16

	4#下风向
	2025年7月17日
	10:00~11:00
	0.331
	0.011
	0.23
	0.19
	＜10

	
	
	12:00~13:00
	0.282
	0.014
	0.21
	0.39
	＜10

	
	
	14:00~15:00
	0.367
	0.016
	0.24
	0.29
	＜10

	
	
	16:00~17:00
	0.417
	0.018
	0.22
	0.26
	＜10

	
	2025年8月11日
	10:00~11:00
	0.294
	0.010
	0.17
	0.36
	＜10

	
	
	12:00~13:00
	0.331
	0.015
	0.19
	0.32
	＜10

	
	
	14:00~15:00
	0.369
	0.012
	0.18
	0.32
	＜10

	
	
	16:00~17:00
	0.315
	0.016
	0.21
	0.35
	＜10

	
	2025年10月10日
	10:00~11:00
	0.284
	0.011
	0.20
	0.34
	15

	
	
	12:00~13:00
	0.323
	0.012
	0.27
	0.30
	14

	
	
	14:00~15:00
	0.360
	0.014
	0.25
	0.30
	15

	
	
	16:00~17:00
	0.300
	0.018
	0.23
	0.31
	14

	标准限值
	1.0
	0.06
	1.5
	4.0
	20

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


表2.10.1-15  厂界无组织废气监测结果（2026年）
	采样点位
	采样日期
	采样时段
	总悬浮颗粒物

（mg/m3）
	硫化氢（mg/m3）
	氨（mg/m3）
	非甲烷总烃（mg/m3）
	臭气浓度（无量纲）

	1#上风向
	2026年1月6日
	10:00~11:00
	0.241
	＜0.005
	0.14
	0.20
	＜10

	
	
	12:00~13:00
	0.261
	＜0.005
	0.13
	0.18
	＜10

	
	
	14:00~15:00
	0.233
	0.006
	0.15
	0.17
	＜10

	
	
	16:00~17:00
	0.255
	0.005
	0.13
	0.17
	＜10

	
	2026年4月7日
	10:00~11:00
	0.242
	0.004
	0.108
	0.32
	＜10

	
	
	12:00~13:00
	0.257
	0.006
	0.090
	0.29
	＜10

	
	
	14:00~15:00
	0.265
	0.007
	0.102
	0.26
	＜10

	
	
	16:00~17:00
	0.251
	0.005
	0.096
	0.30
	＜10

	2#下风向
	2026年1月6日
	10:00~11:00
	0.343
	0.008
	0.16
	0.26
	＜10

	
	
	12:00~13:00
	0.387
	0.009
	0.21
	0.38
	＜10

	
	
	14:00~15:00
	0.326
	0.010
	0.20
	0.36
	＜10

	
	
	16:00~17:00
	0.370
	0.011
	0.23
	0.32
	＜10

	
	2026年4月7日
	10:00~11:00
	0.283
	0.012
	0.129
	0.40
	13

	
	
	12:00~13:00
	0.351
	0.014
	0.164
	0.35
	15

	
	
	14:00~15:00
	0.336
	0.015
	0.153
	0.45
	14

	
	
	16:00~17:00
	0.303
	0.016
	0.177
	0.49
	14

	3#下风向
	2026年1月6日
	10:00~11:00
	0.358
	0.010
	0.22
	0.33
	10

	
	
	12:00~13:00
	0.401
	0.011
	0.18
	0.28
	11

	
	
	14:00~15:00
	0.336
	0.014
	0.24
	0.30
	10

	
	
	16:00~17:00
	0.385
	0.012
	0.20
	0.26
	12

	
	2026年4月7日
	10:00~11:00
	0.313
	0.015
	0.183
	0.44
	16

	
	
	12:00~13:00
	0.361
	0.017
	0.132
	0.39
	13

	
	
	14:00~15:00
	0.379
	0.019
	0.167
	0.35
	15

	
	
	16:00~17:00
	0.344
	0.018
	0.188
	0.40
	14

	4#下风向
	2026年1月6日
	10:00~11:00
	0.328
	0.009
	0.20
	0.24
	＜10

	
	
	12:00~13:00
	0.390
	0.011
	0.18
	0.23
	＜10

	
	
	14:00~15:00
	0.303
	0.012
	0.22
	0.22
	10

	
	
	16:00~17:00
	0.362
	0.013
	0.20
	0.25
	10

	
	2026年4月7日
	10:00~11:00
	0.298
	0.014
	0.155
	0.43
	14

	
	
	12:00~13:00
	0.348
	0.016
	0.171
	0.43
	16

	
	
	14:00~15:00
	0.367
	0.017
	0.144
	0.48
	15

	
	
	16:00~17:00
	0.330
	0.015
	0.193
	0.43
	13

	标准限值
	1.0
	0.06
	1.5
	4.0
	20

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


监测结果表明，项目厂界上下风向颗粒物、非甲烷总烃浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求，氨、硫化氢、臭气浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1无组织排放标准要求。
2.10.2废水
现有项目中，生活垃圾焚烧项目废水包括：垃圾产生的垃圾渗滤液、一体化净水器排泥水、电化学处理系统排泥水、除盐水制备系统浓水及反冲洗废水、锅炉定期排污水、冷却塔循环排污水、中水处理站浓水、车间冲洗废水、渗滤液处理站浓液、生活污水、化验室废水；餐厨垃圾项目废水包括：三相分离废水、清洗废水（车辆冲洗、设备、地面）以及全厂初期雨水。

垃圾产生的垃圾渗滤液、体化净水器排泥水、电化学处理系统排泥水、垃圾运输车辆冲洗废水、污水沟道冲洗废水、渗滤液管道冲洗废水、餐厨项目冲洗废水（包括车辆冲洗、设备、地面）、化验室废水、生活污水、初期雨水排入渗滤液处理站进行处理。渗滤液处理站浓液用于石灰浆制备、烟气净化降温、飞灰稳定化及回喷焚烧炉。
除盐水制备系统浓水及反冲洗废水、冷却塔循环排污水排入中水处理站进行处理。中水处理站浓水用于炉渣冷却、石灰浆制备、烟气净化降温、飞灰稳定化及回喷焚烧炉。
车间冲洗废水中，锅炉间冲洗废水用于炉渣冷却；灰渣区冲洗废水用于灰渣冷却；烟气净化间冲洗废水用于飞灰稳定化处理；锅炉定期排污水全部排至降温池作为冷却循环冷却补充水；垃圾运输栈桥及地磅区冲洗废水直接损耗。

渗滤液处理站及中水处理站工艺说明详见2.8.1.9小结。

1、渗滤液处理站
根据建设单位提供的2025年6月~2026年6月生产报表，渗滤液处理站的运行情况见下表。

表2.10.2-1  渗滤液处理站运行情况
	日期
	处理处置量
	生产负荷

	2025年6月
	1773.625
	36.64%

	2025年7月
	4660.693
	96.32%

	2025年8月
	4876.8
	100.78%

	2025年9月
	4609.3
	95.26%

	2025年10月
	4834
	99.90%

	2025年11月
	3972.6
	82.11%

	2025年12月
	3305.7
	68.37%

	2026年1月
	907.1
	18.75%

	2026年2月
	2862
	59.16%

	2026年3月
	3540.7
	73.20%

	2026年4月
	3854.6
	79.66%

	2026年5月
	4455.3
	92.07%

	2026年6月
	4872.9
	100.69%

	最大日均
	162.43m3/d
	/

	最小日均
	29.26m3/d
	/


根据上表收集数据，现有项目渗滤液处理站最大日平均处理量为162.43m3/d，生产工况为100.69%，即现有项目满负荷运行情况下的渗滤液处理处置量为162.43m3/d，渗滤液处理站设计处理规模为250m3/d，满负荷情况下还有87.57m3/d的处理余量。

本次评价收集了生活垃圾焚烧项目自2025年7月试运行至2026年5月的自行监测报告，监测结果见下表。
表2.10.2-2  渗滤液处理站出水口检测结果表
	项目
	2025年7月17日
	GB/T19923-2024
	GB16889-2024
	达标情况

	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	
	

	pH（无量纲）
	6.1
	6.2
	6.2
	6.0~9.0
	/
	达标

	色度（倍）
	2L
	2L
	2L
	20
	40
	达标

	浊度（NTU）
	4.1
	3.7
	4.4
	5
	/
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	49
	58
	62
	1000
	/
	达标

	化学需氧量（mg/L）
	22
	15
	18
	50
	100
	达标

	五日生化需氧量（mg/L）
	4.9
	3.4
	3.8
	10
	30
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.316
	0.383
	0.355
	5
	25
	达标

	总磷（mg/L）
	0.03
	0.04
	0.06
	0.5
	3
	达标

	总铬（mg/L）
	0.008
	0.009
	0.010
	/
	0.1
	达标

	六价铬（mg/L）
	0.005
	0.006
	0.005
	/
	0.05
	达标

	氯化物（mg/L）
	180
	171
	195
	250
	/
	达标

	砷（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	/
	0.1
	达标

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	/
	0.001
	达标

	铅（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	/
	0.1
	达标

	镉（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	/
	0.01
	达标

	铁（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.3
	/
	达标

	锰（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.1
	/
	达标

	粪大肠菌群（MPN/L）
	未检出
	未检出
	未检出
	1000
	10000
	达标

	项目
	2025年8月11日
	GB/T19923-2024
	GB16889-2024
	达标情况

	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	
	

	pH（无量纲）
	6.4
	6.5
	6.1
	6.0~9.0
	/
	达标

	色度（倍）
	2L
	2L
	2L
	20
	40
	达标

	浊度（NTU）
	1.7
	1.4
	2.1
	5
	/
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	67
	61
	76
	1000
	/
	达标

	化学需氧量（mg/L）
	12
	17
	14
	50
	100
	达标

	五日生化需氧量（mg/L）
	2.7
	4.0
	3.2
	10
	30
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.244
	0.270
	0.301
	5
	25
	达标

	总磷（mg/L）
	0.05
	0.07
	0.10
	0.5
	3
	达标

	总铬（mg/L）
	0.004
	0.004L
	0.004L
	/
	0.1
	达标

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/
	0.05
	达标

	氯化物（mg/L）
	151
	175
	146
	250
	/
	达标

	砷（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	/
	0.1
	达标

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	/
	0.001
	达标

	铅（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	/
	0.1
	达标

	镉（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	/
	0.01
	达标

	铁（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.3
	/
	达标

	锰（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.1
	/
	达标

	粪大肠菌群（MPN/L）
	未检出
	未检出
	未检出
	1000
	10000
	达标

	项目
	2025年10月10日
	GB/T19923-2024
	GB16889-2024
	达标情况

	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	
	

	pH（无量纲）
	6.3
	6.5
	6.5
	6.0~9.0
	/
	达标

	色度（倍）
	2L
	2L
	2L
	20
	40
	达标

	浊度（NTU）
	0.8
	1.2
	1.0
	5
	/
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	434
	398
	410
	1000
	/
	达标

	化学需氧量（mg/L）
	18
	21
	16
	50
	100
	达标

	五日生化需氧量（mg/L）
	4.2
	5.0
	3.8
	10
	30
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.168
	0.188
	0.153
	5
	25
	达标

	总磷（mg/L）
	0.05
	0.08
	0.10
	0.5
	3
	达标

	总铬（mg/L）
	0.005
	0.004
	0.004
	/
	0.1
	达标

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/
	0.05
	达标

	氯化物（mg/L）
	175
	188
	169
	250
	/
	达标

	砷（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	/
	0.1
	达标

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	/
	0.001
	达标

	铅（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	/
	0.1
	达标

	镉（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	/
	0.01
	达标

	铁（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.3
	/
	达标

	锰（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.1
	/
	达标

	粪大肠菌群（MPN/L）
	未检出
	未检出
	未检出
	1000
	10000
	达标

	项目
	2026年1月6日
	GB/T19923-2024
	GB16889-2024
	达标情况

	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	
	

	pH（无量纲）
	7.0
	7.3
	7.0
	6.0~9.0
	/
	达标

	色度（倍）
	2L
	2L
	2L
	20
	40
	达标

	浊度（NTU）
	1.2
	1.3
	1.0
	5
	/
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	840
	814
	826
	1000
	/
	达标

	化学需氧量（mg/L）
	12
	17
	14
	50
	100
	达标

	五日生化需氧量（mg/L）
	2.7
	3.9
	3.2
	10
	30
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.160
	0.182
	0.220
	5
	25
	达标

	总磷（mg/L）
	0.02
	0.04
	0.05
	0.5
	3
	达标

	总铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/
	0.1
	达标

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/
	0.05
	达标

	氯化物（mg/L）
	135
	125
	130
	250
	/
	达标

	砷（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	/
	0.1
	达标

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	/
	0.001
	达标

	铅（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	/
	0.1
	达标

	镉（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	/
	0.01
	达标

	铁（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.3
	/
	达标

	锰（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.1
	/
	达标

	粪大肠菌群（MPN/L）
	80
	60
	90
	1000
	10000
	达标

	项目
	2026年4月7日
	GB/T19923-2024
	GB16889-2024
	达标情况

	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	
	

	pH（无量纲）
	6.8
	7.0
	6.9
	6.0~9.0
	/
	达标

	色度（倍）
	2L
	2L
	2L
	20
	40
	达标

	浊度（NTU）
	1.4
	1.8
	2.3
	5
	/
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	290
	322
	274
	1000
	/
	达标

	化学需氧量（mg/L）
	10
	13
	15
	50
	100
	达标

	五日生化需氧量（mg/L）
	2.2
	3.0
	3.5
	10
	30
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.310
	0.336
	0.388
	5
	25
	达标

	总磷（mg/L）
	0.02
	0.03
	0.05
	0.5
	3
	达标

	总铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/
	0.1
	达标

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/
	0.05
	达标

	氯化物（mg/L）
	233
	211
	219
	250
	/
	达标

	砷（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	/
	0.1
	达标

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	/
	0.001
	达标

	铅（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	/
	0.1
	达标

	镉（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	/
	0.01
	达标

	铁（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.3
	/
	达标

	锰（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.1
	/
	达标

	粪大肠菌群（MPN/L）
	130
	110
	100
	1000
	10000
	达标


根据自行监测数据，渗滤液处理站出水能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2排放浓度限值要求。
2、中水处理站
本次评价收集了验收监测期间2025年10月20日~10月21日云南牧环检测技术有限公司对项目中水处理站出水口水质监测数据，具体见下表。
表2.10.2-3  中水处理站出水口检测结果表
	项目
	2025年10月20日
	GB/T19923-2024
	达标情况

	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	pH（无量纲）
	7.1
	7.1
	7.3
	7.3
	6.0~9.0
	达标

	色度（倍）
	2L
	2L
	2L
	2L
	20
	达标

	五日生化需氧量
（mg/L）
	4.9
	3.3
	5.3
	4.2
	10
	达标

	化学需氧量（mg/L）
	15
	11
	18
	13
	50
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.025L
	0.025L
	0.025L
	0.025L
	5
	达标

	总磷（mg/L）
	0.02
	0.02
	0.03
	0.03
	0.5
	达标

	总氮
	1.03
	1.06
	1.02
	1.08
	15
	达标

	阴离子表面活性剂
（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.5
	达标

	石油类（mg/L）
	0.62
	0.61
	0.63
	0.71
	1.0
	达标

	总硬度（mg/L）
	83.7
	81.1
	92.7
	85.7
	450
	达标

	溶解性总固体
（mg/L）
	120
	114
	128
	118
	1000
	达标

	氯化物（mg/L）
	6.1
	5.6
	5.4
	5.9
	250
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	8L
	8L
	8L
	8L
	250
	达标

	铁（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.3
	达标

	锰（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.1
	达标

	总余氯（mg/L）
	0.10
	0.13
	0.20
	0.18
	0.3
	达标

	粪大肠菌群（MPN/L）
	20L
	20L
	20L
	20L
	1000
	达标

	项目
	2025年10月21日
	GB/T19923-2024
	达标情况

	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	pH（无量纲）
	7.4
	7.2
	7.4
	7.4
	6.0~9.0
	达标

	色度（倍）
	2L
	2L
	2L
	2L
	20
	达标

	五日生化需氧量
（mg/L）
	3.9
	5.1
	3.2
	2.8
	10
	达标

	化学需氧量（mg/L）
	12
	17
	10
	9
	50
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.025L
	0.025L
	0.025L
	0.025L
	5
	达标

	总磷（mg/L）
	0.03
	0.03
	0..02
	0.03
	0.5
	达标

	总氮
	1.04
	1.07
	1.04
	1.10
	15
	达标

	阴离子表面活性剂
（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.5
	达标

	石油类（mg/L）
	0.71
	0.66
	0.60
	0.62
	1.0
	达标

	总硬度（mg/L）
	89.7
	83.7
	97.9
	87.7
	450
	达标

	溶解性总固体
（mg/L）
	128
	120
	138
	126
	1000
	达标

	氯化物（mg/L）
	7.2
	6.3
	8.3
	5.9
	250
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	8L
	8L
	8L
	8L
	250
	达标

	铁（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.3
	达标

	锰（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.1
	达标

	总余氯（mg/L）
	0.12
	0.16
	0.11
	0.18
	0.3
	达标

	粪大肠菌群（MPN/L）
	20L
	20L
	20L
	20L
	1000
	达标


根据验收监测数据，中水处理站出水能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准限值要求。
2.10.3噪声
现有项目噪声源主要是空压站、垃圾上料、垃圾焚烧炉、余热锅炉、烟气净化设备、冷却塔、汽轮机、发电机、给水泵、风机等设备作业时产生的噪声。
本次评价收集了生活垃圾焚烧项目自2025年7月试运行至2026年5月的自行监测报告，监测结果见下表。
表2.10.3-1  2025年厂界噪声监测结果 单位：Leq dB(A)
	监测点位
	监测日期
	监测时段
	检测结果
	标准限值
	评价结果

	厂界东侧
	2025年7月17日
	昼间
	55
	60
	达标

	
	
	夜间
	48
	50
	达标

	
	2025年8月11日
	昼间
	58
	60
	达标

	
	
	夜间
	48
	50
	达标

	
	2025年10月10日
	昼间
	59
	60
	达标

	
	
	夜间
	48
	50
	达标

	厂界北侧
	2025年7月17日
	昼间
	54
	60
	达标

	
	
	夜间
	49
	50
	达标

	
	2025年8月11日
	昼间
	56
	60
	达标

	
	
	夜间
	47
	50
	达标

	
	2025年10月10日
	昼间
	55
	60
	达标

	
	
	夜间
	47
	50
	达标

	厂界西侧
	2025年7月17日
	昼间
	59
	60
	达标

	
	
	夜间
	47
	50
	达标

	
	2025年8月11日
	昼间
	58
	60
	达标

	
	
	夜间
	46
	50
	达标

	
	2025年10月10日
	昼间
	58
	60
	达标

	
	
	夜间
	47
	50
	达标

	厂界南侧
	2025年7月17日
	昼间
	57
	60
	达标

	
	
	夜间
	49
	50
	达标

	
	2025年8月11日
	昼间
	52
	60
	达标

	
	
	夜间
	44
	50
	达标

	
	2025年10月10日
	昼间
	53
	60
	达标

	
	
	夜间
	43
	50
	达标


表2.10.3-2  2026年厂界噪声监测结果 单位：Leq dB(A)
	监测点位
	监测日期
	监测时段
	检测结果
	标准限值
	评价结果

	厂界东侧
	2025年1月6日
	昼间
	48
	60
	达标

	
	
	夜间
	43
	50
	达标

	
	2026年4月7日
	昼间
	54
	60
	达标

	
	
	夜间
	43
	50
	达标

	厂界北侧
	2025年1月6日
	昼间
	52
	60
	达标

	
	
	夜间
	42
	50
	达标

	
	2026年4月7日
	昼间
	50
	60
	达标

	
	
	夜间
	42
	50
	达标

	厂界西侧
	2025年1月6日
	昼间
	53
	60
	达标

	
	
	夜间
	44
	50
	达标

	
	2026年4月7日
	昼间
	52
	60
	达标

	
	
	夜间
	45
	50
	达标

	厂界南侧
	2025年1月6日
	昼间
	51
	60
	达标

	
	
	夜间
	43
	50
	达标

	
	2026年4月7日
	昼间
	53
	60
	达标

	
	
	夜间
	42
	50
	达标


根据自行监测结果，现有项目厂界的噪声监测结果均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
2.10.4固体废物
一、固废产生及处置情况

现有项目固体废弃物产生及处置情况见下表。
表2.10.4-1  现有项目固体废物产生、处置一览表
	固废名称
	产生量（t/a）
	固废类别
	固废类别
	危废代码
	贮存位置
	贮存面积/容积
	处置方式

	炉渣
	62310
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	炉渣池
	372.6m3
	外售玉溪长美环保产业有限公司资源化综合利用

	渗滤液处理站污泥
	365
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	不贮存
	/
	压滤脱水后送入焚烧炉处置

	废滤膜
	0.1
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	不贮存
	/
	收集后送入焚烧炉处置

	废活性炭
	0.6
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	不贮存
	/
	收集后送入焚烧炉处置

	原水处理及电化学处理系统污泥
	18
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	不贮存
	/
	压滤脱水后送入焚烧炉处置

	石灰仓顶除尘器收尘灰
	32
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	不贮存
	/
	收集后返回石灰仓贮存

	活性炭仓顶除尘器收尘灰
	16
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	不贮存
	/
	收集后返回活性炭仓贮存

	石灰石干粉仓顶除尘器收尘灰
	16
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	不贮存
	/
	收集后返回石灰石干粉仓贮存

	石灰仓顶除尘器废布袋
	0.4
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	不贮存
	/
	收集后送入焚烧炉处置

	活性炭仓顶除尘器废布袋
	0.4
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	不贮存
	/
	收集后送入焚烧炉处置

	石灰石干粉仓顶除尘器废布袋
	0.4
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	不贮存
	/
	收集后送入焚烧炉处置

	大杂物
	1825
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	不贮存
	/
	收集后送入焚烧炉处置

	固渣
	5475
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	不贮存
	/
	收集后送入焚烧炉处置

	砂砾等杂质
	1095
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	不贮存
	/
	收集后送入焚烧炉处置

	三相分离废渣
	3390.85
	第Ⅰ类一般工业固体废物
	不贮存
	/
	收集后送入焚烧炉处置

	飞灰
	8375
	危险废物
	HW18
	772-002-18
	飞灰稳定化车间
	311m2
	委托中安瑞能环保（云南）有限公司填埋场安全处置

	焚烧烟气净化系统废布袋
	16
	
	HW49
	900-041-49
	危废暂存间
	30m2
	委托曲靖天朗嘉华恩萨环境技术有限公司安全处置

	废机油
	1.3
	
	HW08
	900-214-08
	危废暂存间
	30m2
	

	飞灰仓顶除尘器废布袋
	0.4
	
	HW49
	900-041-49
	危废暂存间
	30m2
	

	吸附废弃物
	1000
	
	HW49
	900-041-49
	危废暂存间
	30m2
	

	飞灰仓顶除尘器收尘灰
	80
	
	HW18
	772-002-18
	不贮存
	/
	收集后返回飞灰仓贮存

	生活垃圾
	25
	生活垃圾
	生活垃圾桶
	收集后送入焚烧炉处置


二、固废治理设施建设情况
现有项目厂区内建设有1座30m3危废暂存间，位于垃圾卸料大厅下方，内部分区贮存废机油、废布袋、废弃吸附物等危险废物。根据验收报告，危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行了防腐防渗施工。
在垃圾焚烧主厂房内建有1座372.6m3炉渣池，用于贮存焚烧炉炉渣。根据验收报告，整个主厂房已按重点防渗的要求进行了防腐防渗施工。
三、固废检测情况
本次评价收集了生活垃圾焚烧项目自2025年7月试运行至2026年5月针对炉渣热灼减率的自行监测报告，监测结果见下表。
表2.10.4-2  炉渣热灼减率检测结果表
	报告编号
	取样时间
	取样地点
	样品
	检测因子
	检测结果
	标准值
	达标情况

	华环检字[202507]第165号
	2025.7.17
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.29%
	≤5%
	达标

	华环检字[202508]第054号
	2025.8.11
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.76%
	≤5%
	达标

	华环检字[202509]第020号
	2025.9.1
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.14%
	≤5%
	达标

	华环检字[202510]第025号
	2025.10.10
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	4.39%
	≤5%
	达标

	华环检字[202510]第076号
	2025.10.3
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.80%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	22%
	/
	/

	华环检字[202510]第230号
	2025.10.10
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	2.26%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	22%
	/
	/

	
	2025.10.17
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.52%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	25%
	/
	/

	华环检字[202510]第277号
	2025.10.24
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	4.02%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	21%
	/
	/

	华环检字[202511]第069号
	2025.10.30
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.72%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	19%
	/
	/

	华环检字[202511]第007号
	2025.11.4
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	4.18%
	≤5%
	达标

	华环检字[202511]第182号
	2025.11.7
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	4.39%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	23%
	/
	/

	华环检字[202511]第276号
	2025.11.14
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.39%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	19%
	/
	/

	华环检字[202511]第339号
	2025.11.21
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.46%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	23%
	/
	/

	华环检字[202512]第010号
	2025.12.1
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	2.13%
	≤5%
	达标

	华环检字[202512]第144号
	2025.12.5
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	2.94%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	30%
	/
	/

	华环检字[202512]第203号
	2025.12.12
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	2.92%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	27%
	/
	/

	华环检字[202512]第272号
	2025.12.19
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.44%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	24%
	/
	/

	华环检字[202512]第297号
	2025.12.26
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.92%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	22%
	/
	/

	华环检字[202601]第072号
	2026.1.2
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	2.43%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	33%
	/
	/

	华环检字[2026]第010-2号
	2026.1.6
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	2.91%
	≤5%
	达标

	华环检字[202601]第135号
	2026.1.9
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.06%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	18%
	/
	/

	华环检字[202602]第003号
	2026.1.30
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.38%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	25%
	/
	/

	华环检字[202602]第007号
	2026.2.3
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.52%
	≤5%
	达标

	华环检字[202602]第133号
	2026.2.6
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	2.97%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	25%
	/
	/

	华环检字[202602]第166号
	2026.2.13
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	2.42%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	19%
	/
	/

	华环检字[202602]第170号
	2026.2.20
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	1.84%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	30%
	/
	/

	华环检字[202603]第012号
	2026.2.27
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	2.32%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	26%
	/
	/

	华环检字[202603]第031号
	2026.3.4
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.19%
	≤5%
	达标

	华环检字[202603]第172号
	2026.3.11
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	2.60%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	21%
	/
	/

	华环检字[202603]第216号
	2026.3.19
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	2.24%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	23%
	/
	/

	华环检字[202603]第385号
	2026.3.27
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	4.18%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	19%
	/
	/

	华环检字[202604]第011号
	2026.4.7
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	2.39%
	≤5%
	达标

	华环检字[202604]第088号
	2026.4.3
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	2.50%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	20%
	/
	/

	华环检字[202604]第154号
	2026.4.10
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.68%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	23%
	/
	/

	华环检字[202604]第158号
	2026.4.16
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.08%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	16%
	/
	/

	华环检字[202604]第257号
	2026.4.24
	炉渣池
	炉渣
	热灼减率
	3.13%
	≤5%
	达标

	
	
	
	
	含水率
	21%
	/
	/


根据自行监测结果，现有项目产生的炉渣热灼减率可满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单中表1规定的标准限值要求。

本次评价收集了生活垃圾焚烧项目自2025年7月试运行至2026年5月针对固化后飞灰的自行监测报告，同时收集了验收期间对固化后飞灰的监测数据，监测结果见下表。
表2.10.4-3  固化后飞灰检测结果表（2025年自行监测）
	检测因子
	检测结果（mg/L）
	标准值（mg/L）
	达标情况

	
	2025.7.17
	2025.8.11
	2025.9.1
	2025.10.10
	2025.11.4
	2025.12.1
	
	

	含水率
	22%
	21%
	21%
	20%
	21%
	23%
	/
	/

	汞
	0.00011
	0.00918
	0.00008
	0.00005
	0.00011
	0.0443
	0.05
	达标

	砷
	0.0100
	0.212
	0.0038
	0.0072
	0.216
	0.200
	0.3
	达标

	硒
	0.0135
	0.0172
	0.0082
	0.0054
	0.0099
	0.0002L
	0.1
	达标

	总铬
	0.073
	1.511
	0.127
	0.079
	1.784
	1.054
	4.5
	达标

	六价铬
	0.031
	0.621
	0.040
	0.014
	0.492
	0.318
	1.5
	达标

	铍
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	4×10-3
	0.02
	达标

	钡
	1.31
	2.22
	2.65
	1.39
	2.64
	1.90
	25
	达标

	铜
	0.02L
	0.12
	0.02L
	0.02L
	0.27
	7.80
	40
	达标

	锌
	0.06L
	54.5
	0.06L
	0.06L
	48.5
	0.22
	100
	达标

	铅
	0.15
	0.20
	0.23
	0.10
	0.24
	0.21
	0.25
	达标

	镉
	0.05L
	0.14
	0.05L
	0.05L
	0.12
	0.11
	0.15
	达标

	镍
	0.03L
	0.29
	0.03L
	0.03L
	0.24
	0.25
	0.5
	达标


表2.10.4-4  固化后飞灰检测结果表（2026年自行监测）
	检测因子
	检测结果（mg/L）
	标准值（mg/L）
	达标情况

	
	2026.1.6
	2026.2.3
	2026.3.4
	2026.4.7
	
	

	含水率
	27%
	23%
	26%
	26%
	/
	/

	汞
	0.0471
	0.0034
	0.0418
	0.0160
	0.05
	达标

	砷
	0.139
	0.0728
	0.123
	0.0044
	0.3
	达标

	硒
	0.0078
	0.0070
	0.0006
	0.0018
	0.1
	达标

	总铬
	1.173
	1.127
	0.523
	0.671
	4.5
	达标

	六价铬
	0.465
	0.082
	0.091
	0.237
	1.5
	达标

	铍
	7×10-3
	ND
	6×10-3
	ND
	0.02
	达标

	钡
	1.63
	2.44
	2.19
	0.74
	25
	达标

	铜
	3.58
	5.22
	8.45
	0.02L
	40
	达标

	锌
	44.3
	79.7
	26.5
	0.06L
	100
	达标

	铅
	0.23
	0.19
	0.23
	0.18
	0.25
	达标

	镉
	0.12
	0.11
	0.12
	0.05L
	0.15
	达标

	镍
	0.19
	0.26
	0.27
	0.03L
	0.5
	达标


表2.10.4-5  固化后飞灰检测结果表（验收监测数据）
	检测因子
	检测结果（mg/L）
	标准值（mg/L）
	达标情况

	
	2025.8.7
	2025.8.8
	2025.8.9
	2025.8.10
	2025.8.12
	2025.8.13
	
	

	含水率
	23%
	22%
	19%
	20%
	20%
	21%
	/
	/

	汞
	0.00034
	0.00023
	0.00020
	0.00028
	0.00011
	0.00027
	0.05
	达标

	砷
	0.0114
	0.0120
	0.0114
	0.0118
	0.0123
	0.0125
	0.3
	达标

	硒
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002
	0.0002L
	0.0004
	0.0003
	0.1
	达标

	总铬
	0.022
	0.021
	0.038
	0.017
	0.042
	0.026
	4.5
	达标

	六价铬
	0.008
	0.008
	0.010
	0.006
	0.013
	0.009
	1.5
	达标

	铍
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.02
	达标

	钡
	0.59
	0.58
	0.55
	0.60
	0.59
	0.59
	25
	达标

	铜
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	40
	达标

	锌
	0.18
	0.18
	0.20
	0.19
	0.19
	0.19
	100
	达标

	铅
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.25
	达标

	镉
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.15
	达标

	镍
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.5
	达标


表2.10.4-6  固化后飞灰检测结果表（验收监测数据）
	检测因子
	检测结果（mg/L）
	标准值（mg/L）
	达标情况

	
	2025.8.14
	2025.8.15
	2025.8.16
	2025.8.17
	2025.8.18
	2025.8.19
	
	

	含水率
	18%
	21%
	19%
	20%
	19%
	20%
	/
	/

	汞
	0.00037
	0.00031
	0.00014
	0.00031
	0.00034
	0.00018
	0.05
	达标

	砷
	0.0131
	0.0121
	0.0122
	0.0127
	0.0121
	0.0120
	0.3
	达标

	硒
	0.0003
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002
	0.0002L
	0.0002L
	0.1
	达标

	总铬
	0.027
	0.018
	0.054
	0.035
	0.039
	0.026
	4.5
	达标

	六价铬
	0.008
	0.007
	0.024
	0.014
	0.017
	0.009
	1.5
	达标

	铍
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.02
	达标

	钡
	0.60
	0.51
	0.51
	0.49
	0.48
	0.52
	25
	达标

	铜
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	40
	达标

	锌
	0.26
	0.20
	0.27
	0.24
	0.20
	0.19
	100
	达标

	铅
	0.09
	0.06L
	0.06
	0.08
	0.06L
	0.08
	0.25
	达标

	镉
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.15
	达标

	镍
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.5
	达标


表2.10.4-7  固化后飞灰二噁英含量检测结果表
	检测因子
	检测结果（ngTEQ/kg）
	标准值（ngTEQ/kg）
	达标情况

	
	2025.8.15
	2025.8.15
	2025.10.27
	
	

	二噁英
	10
	10
	17
	3000
	达标


根据自行监测结果，固化后飞灰浸出液各项指标均能满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中表1控制限值要求，二噁英含量满足标准6.3的要求，即低于3μgTEQ/kg。

2.10.5地下水和土壤污染防治措施
一、厂区防渗
1、对重点防渗区主厂房地下室底板区域、初期雨水池、事故消防废水池、事故池采取以下防渗：

（1）C35细石混凝土浇筑保护层，厚100mm；（2）滚涂环氧玻璃鳞片防腐面，厚度0.2mm；（3）刮涂柔性环氧玻璃鳞片胶泥，厚度0.8mm；（4）滚涂环氧玻璃鳞片2道，同时每道手工铺贴03玻纤布，固化后修整（两涂两布，每道工序环氧玻璃鳞片和玻纤布总厚度0.8mm）；（5）刮涂环氢玻璃鳞片1道，同时手工铺贴03玻纤布，固化后修整厚度0.8mm；（6）环氧玻璃鳞片腻子修补麻面气孔；（7）环氧渗透底漆一遍，厚度1mm；（8）混凝土基面打磨，采用无尘打磨机打磨、清洁地面；（9）P8钢筋混凝土结构层（抗渗防水底板及侧壁）；（10）1.2mm厚高分子HDPE防水卷材，底板部分在防水卷材上设50mm厚C20细石混凝土；（11）6m厚聚合物水泥防水砂浆；（12）50mm厚聚苯板外保护层（侧壁），100mm厚C20混凝土垫层，随打随抹平（底板）；（13）素土夯实。

2、对埋地油罐、油泵房区域采取如下防渗：

（1）20mm厚砂浆抹面；（2）100mm厚C15混凝土；（3）长丝无纺土工布保护层一道；（4）2mm厚HDPE防渗膜；（5）长丝无纺土工布保护层一道；（6）素土夯实。

3、对厌氧罐、渗滤液处理站、危废暂存间、飞灰化验室区域采取如下防渗：

（1）100mm厚细石混凝土；（2）长丝无纺土工布保护层一道；（3）2.0m厚HDPE防渗膜；（4）长丝无纺土工布保护层一道；（5）100mm厚C20混凝土垫层；（6）素土夯实。

4、对危废暂存间、飞灰化验室区域采取如下防渗：

（1）环氧树脂耐磨自流平涂料面层；（2）100mm 厚细石混凝土；（3）长丝无纺土工布保护层一道；（4）2.0m厚HDPE防渗膜；（5）长丝无纺土工布保护层一道；（6）100mm厚C20混凝土垫层；（7）素土夯实。

5、飞灰养护间区域采取防渗：

（1）环氧树脂耐磨自流平涂料面层；（2）150mm厚C20 混凝土表面；（3）长丝无纺土工布保护层一道；（4）2.0mm厚HDPE防渗膜；（5）长丝无纺土工布保护层一道；（6）100mm厚C20砼垫层；（7）100厚级配碎石垫层；（8）素土夯实。

6、飞灰稳化间、石灰浆制备加间、锅炉间、烟气间区域采取如下防渗：

（1）环氧树脂耐磨自流平涂料面层；（2）100mm厚P8钢筋混凝土结构层。

7、主厂房（汽机间）、工业消防水池、冷却塔及循环水池、循环水泵房、泥水沉淀池、中水处理站区域采取如下防渗：

（1）环氧树脂耐磨自流平涂料面层；（2）100mm厚C20混凝土浇筑；（3）100mm厚厚级配碎石垫层；（4）素土夯实。

8、化粪池区域采取如下防渗：

（1）100mm厚C20混凝土浇筑；（2）100mm厚级配碎石垫层；（3）素土夯实。

9、主厂房（接待大厅及环保展厅、变压器、升压站、引风机、CEMS小室、烟囱）、综合楼、门卫、门卫及地磅房、地磅区域采取如下防渗：

（1）100mm厚C20混凝土浇筑；（2）100mm厚级配碎石垫层；（3）素土夯实。
项目建设过程中已实施工程监理及环境监理，由监理单位（云南远洁环保咨询有限公司）监督施工单位（重庆钢铁集团设计院有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、迪尔集团有限公司）按图施工。满足环评及环评批复提出的防渗要求。
二、地下水污染监控措施
建设单位按照要求在厂区周边设置了5口长期监控井，分别为GW1~GW5，按照自行监测计划定期开展监测。

2.10.6环境风险防范措施
项目主要环境风险为垃圾渗滤液、渗滤液处理系统、危险固废、危险化学品的泄漏、环保设施故障等问题。根据项目环评及其批复要求，企业对存在的风险制定了相应的应对措施，经现场实际调查，渗滤液处理站建有1个事故水池，容积1055m3；建有1个事故消防废水池1 座，容积520m3；升压站旁设置1个事故油池，容积28m3，用于收集升压站事故情况下的变压器油。同时，企业配备专门的环境管理人员对环境风险源、应急物质进行管理、巡查和记录。

建设单位于2025年10月编制了《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目突发环境事件应急预案》（2025年版），并在玉溪市生态环境局通海分局完成备案（备案编号：530423-2025-042-M）。

2.11环境质量监测情况
2.11.1环境空气
本次评价收集了建设单位2025年8月委托玉溪华恒环境科技有限公司对项目区环境空气的自行监测数据（监测报告编号：华还检字[202508]第056号）、2026年5月委托云南中科检测技术有限公司对项目区环境空气的自行监测数据（检测报告编号：YNZKBG20260529031），具体见下表。
表2.11.1-1 环境空气检测结果表（2025年）
	检测点位
	检测因子
	采样时间
	采样时段
	检测结果
	执行标准
	达标情况

	厂址下风向
	二氧化硫（μg/m3）
	2025.8.11
	14:00~15:00
	28
	500
	达标

	
	
	
	20:00~21:00
	23
	500
	达标

	
	
	
	02:00~03:00
	18
	500
	达标

	
	
	
	8:00~9:00
	14
	500
	达标

	
	硫化氢（μg/m3）
	
	14:00~15:00
	5
	10
	达标

	
	
	
	20:00~21:00
	6
	10
	达标

	
	
	
	02:00~03:00
	＜5
	10
	达标

	
	
	
	8:00~9:00
	＜5
	10
	达标

	
	氨（μg/m3）
	
	14:00~15:00
	100
	200
	达标

	
	
	
	20:00~21:00
	120
	200
	达标

	
	
	
	02:00~03:00
	130
	200
	达标

	
	
	
	8:00~9:00
	110
	200
	达标

	
	氮氧化物（μg/m3）
	
	14:00~15:00
	22
	250
	达标

	
	
	
	20:00~21:00
	25
	250
	达标

	
	
	
	02:00~03:00
	26
	250
	达标

	
	
	
	8:00~9:00
	23
	250
	达标

	
	一氧化碳（mg/m3）
	
	13:57
	3.2
	10
	达标

	
	
	
	20:00
	3.8
	10
	达标

	
	
	
	02:00
	4.0
	10
	达标

	
	
	
	08:00
	4.3
	10
	达标

	
	汞（μg/m3）
	
	14:00~15:00
	6.6×10-3L
	/
	/

	
	
	
	20:00~21:00
	6.6×10-3L
	/
	/

	
	
	
	02:00~03:00
	6.6×10-3L
	/
	/

	
	
	
	8:00~9:00
	6.6×10-3L
	/
	/

	
	铅（μg/m3）
	
	14:00~15:00
	6×10-4L
	/
	/

	
	
	
	20:00~21:00
	6×10-4L
	/
	/

	
	
	
	02:00~03:00
	6×10-4L
	/
	/

	
	
	
	8:00~9:00
	6×10-4L
	/
	/

	
	镉（μg/m3）
	
	14:00~15:00
	3×10-5L
	/
	/

	
	
	
	20:00~21:00
	4.49×10-5
	/
	/

	
	
	
	02:00~03:00
	3×10-5L
	/
	/

	
	
	
	8:00~9:00
	3×10-5L
	/
	/

	
	砷（μg/m3）
	
	14:00~15:00
	7×10-4L
	/
	/

	
	
	
	20:00~21:00
	1.72×10-4
	/
	/

	
	
	
	02:00~03:00
	7×10-4L
	/
	/

	
	
	
	8:00~9:00
	7×10-4L
	/
	/

	
	铬（μg/m3）
	
	14:00~15:00
	4.75×10-5
	/
	/

	
	
	
	20:00~21:00
	6.57×10-5
	/
	/

	
	
	
	02:00~03:00
	4.08×10-5
	/
	/

	
	
	
	8:00~9:00
	8.51×10-5
	/
	/

	
	铊（μg/m3）
	
	14:00~15:00
	3×10-5L
	/
	/

	
	
	
	20:00~21:00
	3×10-5L
	/
	/

	
	
	
	02:00~03:00
	3×10-5L
	/
	/

	
	
	
	8:00~9:00
	3×10-5L
	/
	/

	
	锰（μg/m3）
	
	14:00~15:00
	3×10-4L
	/
	/

	
	
	
	20:00~21:00
	3×10-4L
	/
	/

	
	
	
	02:00~03:00
	3×10-4L
	/
	/

	
	
	
	8:00~9:00
	3×10-4L
	/
	/

	
	钴（μg/m3）
	
	14:00~15:00
	3×10-5L
	/
	/

	
	
	
	20:00~21:00
	3×10-5L
	/
	/

	
	
	
	02:00~03:00
	3×10-5L
	/
	/

	
	
	
	8:00~9:00
	3×10-5L
	/
	/

	
	镍（μg/m3）
	
	14:00~15:00
	5×10-4L
	/
	/

	
	
	
	20:00~21:00
	5×10-4L
	/
	/

	
	
	
	02:00~03:00
	5×10-4L
	/
	/

	
	
	
	8:00~9:00
	5×10-4L
	/
	/

	
	铜（μg/m3）
	
	14:00~15:00
	7×10-4L
	/
	/

	
	
	
	20:00~21:00
	7×10-4L
	/
	/

	
	
	
	02:00~03:00
	7×10-4L
	/
	/

	
	
	
	8:00~9:00
	7×10-4L
	/
	/

	
	PM10（μg/m3）
	2025.8.11~2025.8.12
	93
	120
	达标

	
	二噁英（pgTEQ/m3）
	
	0.029
	/
	/


表2.11.1-2 环境空气检测结果表（2026年）
	检测点位
	检测因子
	采样时间
	采样时段
	检测结果
	执行标准
	达标情况

	厂址下风向
	二氧化硫（μg/m3）
	2026.5.12
	12:00~13:00
	30
	500
	达标

	
	
	
	15:00~16:00
	25
	500
	达标

	
	
	
	18:00~19:00
	19
	500
	达标

	
	氮氧化物（μg/m3）
	
	12:00~13:00
	22
	250
	达标

	
	
	
	15:00~16:00
	24
	250
	达标

	
	
	
	18:00~19:00
	20
	250
	达标

	
	汞（μg/m3）
	
	12:00~13:00
	6.6×10-3L
	/
	/

	
	
	
	15:00~16:00
	6.6×10-3L
	/
	/

	
	
	
	18:00~19:00
	6.6×10-3L
	/
	/

	
	氯化氢（mg/m3）
	
	12:00~13:00
	0.02L
	0.05
	达标

	
	
	
	15:00~16:00
	0.02L
	0.05
	达标

	
	
	
	18:00~19:00
	0.02L
	0.05
	达标

	
	铅（μg/m3）
	
	12:00~13:00
	0.675
	/
	/

	
	
	
	15:00~16:00
	0.698
	/
	/

	
	
	
	18:00~19:00
	0.630
	/
	/

	
	镉（μg/m3）
	
	12:00~13:00
	3.82×10-2
	/
	/

	
	
	
	15:00~16:00
	3.96×10-2
	/
	/

	
	
	
	18:00~19:00
	3.56×10-2
	/
	/

	
	砷（μg/m3）
	
	12:00~13:00
	0.838
	/
	/

	
	
	
	15:00~16:00
	0.843
	/
	/

	
	
	
	18:00~19:00
	0.744
	/
	/

	
	铬（μg/m3）
	
	12:00~13:00
	0.743
	/
	/

	
	
	
	15:00~16:00
	0.734
	/
	/

	
	
	
	18:00~19:00
	0.682
	/
	/

	
	铊（μg/m3）
	
	12:00~13:00
	2.05×10-3
	/
	/

	
	
	
	15:00~16:00
	2.11×10-3
	/
	/

	
	
	
	18:00~19:00
	1.87×10-3
	/
	/

	
	锰（μg/m3）
	
	12:00~13:00
	0.620
	/
	/

	
	
	
	15:00~16:00
	0.616
	/
	/

	
	
	
	18:00~19:00
	0.547
	/
	/

	
	钴（μg/m3）
	
	12:00~13:00
	3.13×10-2
	/
	/

	
	
	
	15:00~16:00
	3.26×10-2
	/
	/

	
	
	
	18:00~19:00
	2.95×10-2
	/
	/

	
	镍（μg/m3）
	
	12:00~13:00
	0.153
	/
	/

	
	
	
	15:00~16:00
	0.161
	/
	/

	
	
	
	18:00~19:00
	0.144
	/
	/

	
	铜（μg/m3）
	
	12:00~13:00
	0.490
	/
	/

	
	
	
	15:00~16:00
	0.509
	/
	/

	
	
	
	18:00~19:00
	0.462
	/
	/

	
	氨（mg/m3）
	
	12:00~13:00
	0.04
	0.2
	达标

	
	
	
	15:00~16:00
	0.07
	0.2
	达标

	
	
	
	18:00~19:00
	0.06
	0.2
	达标

	
	硫化氢（mg/m3）
	
	12:00~13:00
	0.005
	0.01
	达标

	
	
	
	15:00~16:00
	0.006
	0.01
	达标

	
	
	
	18:00~19:00
	0.007
	0.01
	达标

	
	一氧化碳（mg/m3）
	
	12:15~12:45
	0.54
	10
	达标

	
	
	
	15:15~15:45
	0.71
	10
	达标

	
	
	
	18:15~18:45
	0.58
	10
	达标

	
	PM10（μg/m3）
	2026.5.12~

2026.5.13
	12:00~12:00（次日）
	62
	120
	达标


由监测数据可知，项目周边环境空气SO2、NOx、一氧化碳小时值监测数据、PM10日均值监测数据均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2过渡阶段浓度限值；氯化氢、氨、硫化氢小时值监测数据均能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D的其他污染物空气质量浓度参考限值；汞、铅、镉、砷、铬、铊、锰、钴、镍、铜无短期浓度标准，暂不评价。
项目运行期间未对区域环境空气造成不利的影响。

2.11.2地下水环境
本次评价收集了建设单位2025年8月委托玉溪华恒环境科技有限公司对厂区地下水监测井的自行监测数据（监测报告编号：华还检字[202508]第056号），取样时间为2025年8月11日；2026年5月委托云南中科检测技术有限公司对厂区地下水监测井的自行监测数据（检测报告编号：YNZKBG20260529031），取样时间为2026年5月13日，具体见下表。
表2.11.2-1  2025年8月地下水监测井检测结果表 单位：mg/L
	监测因子
	监测结果
	评价标准
	达标情况

	
	GW1
	GW3
	
	

	pH（无量纲）
	7.2
	7.3
	6.5～8.5
	达标

	总硬度
	419
	74
	≤450
	达标

	溶解性总固体
	510
	212
	≤1000
	达标

	氨氮
	0.206
	0.167
	≤0.50
	达标

	亚硝酸盐氮
	0.007
	0.003
	≤1.0
	达标

	硝酸盐氮
	1.24
	0.08L
	≤20
	达标

	硫酸盐
	10
	10
	≤250
	达标

	氯化物
	49
	10L
	≤250
	达标

	铅
	0.01L
	0.01L
	≤0.01
	达标

	镉
	0.001L
	0.001L
	≤0.005
	达标

	砷
	0.0009
	0.0004
	≤0.01
	达标

	铜
	0.001L
	0.001L
	≤1.00
	达标

	锌
	0.05L
	0.51
	≤1.00
	达标

	高锰酸盐指数（以O2计）
	2.78
	1.62
	≤3.0
	达标

	氟化物
	0.82
	0.08
	≤1.0
	达标

	汞
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.001
	达标

	铬（六价）
	0.009
	0.008
	≤0.05
	达标

	铁
	0.03
	0.28
	≤0.3
	达标

	锰
	0.01L
	0.06
	≤0.1
	达标

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出
	未检出
	≤3.0
	达标

	细菌总数（VFU/mL）
	17
	33
	≤100
	达标

	总磷（mg/L）
	0.10
	0.03
	/
	/


表2.11.2-1 地下水监测井检测结果表（GW1） 单位：mg/L
	监测因子
	监测结果
	评价标准
	达标情况

	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	pH（无量纲）
	7.8
	7.6
	7.8
	6.5～8.5
	达标

	总硬度
	32
	37
	35
	≤450
	达标

	溶解性总固体
	57
	62
	60
	≤1000
	达标

	氨氮
	0.223
	0.201
	0.212
	≤0.50
	达标

	亚硝酸盐氮
	0.005
	0.006
	0.004
	≤1.0
	达标

	硝酸盐氮
	1.18
	1.19
	1.17
	≤20
	达标

	硫酸盐
	8L
	8L
	8L
	≤250
	达标

	氯化物
	10L
	10L
	10L
	≤250
	达标

	铅
	6.05×10-3
	5.78×10-3
	6.26×10-3
	≤0.01
	达标

	镉
	5×10-5L
	5×10-5L
	5×10-5L
	≤0.005
	达标

	砷
	9.2×10-4
	8.5×10-4
	8.7×10-4
	≤0.01
	达标

	铜
	2.23×10-3
	2.02×10-3
	2.08×10-3
	≤1.00
	达标

	锌
	1.30×10-3
	1.72×10-3
	2.06×10-3
	≤1.00
	达标

	高锰酸盐指数（以O2计）
	1.69
	1.66
	1.72
	≤3.0
	达标

	氰化物
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	≤0.05
	达标

	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	达标

	氟化物
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0
	达标

	汞
	4×10-5L
	4×10-5L
	4×10-5L
	≤0.001
	达标

	铬（六价）
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	≤0.05
	达标

	铁
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	≤0.3
	达标

	锰
	0.02
	0.02
	0.01
	≤0.1
	达标

	粪大肠菌群（MPN/L）
	130
	80
	110
	≤3000
	达标


表2.11.2-2 地下水监测井检测结果表（GW3） 单位：mg/L
	监测因子
	监测结果
	评价标准
	达标情况

	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	pH（无量纲）
	7.6
	7.5
	7.8
	6.5～8.5
	达标

	总硬度
	269
	276
	270
	≤450
	达标

	溶解性总固体
	682
	672
	688
	≤1000
	达标

	氨氮
	0.250
	0.257
	0.240
	≤0.50
	达标

	亚硝酸盐氮
	0.144
	0.146
	0.142
	≤1.0
	达标

	硝酸盐氮
	6.02
	6.07
	5.93
	≤20
	达标

	硫酸盐
	34
	32
	32
	≤250
	达标

	氯化物
	32
	34
	30
	≤250
	达标

	铅
	2.04×10-3
	2.38×10-3
	2.15×10-3
	≤0.01
	达标

	镉
	5×10-5L
	5×10-5L
	5×10-5L
	≤0.005
	达标

	砷
	2.28×10-3
	2.62×10-3
	2.33×10-3
	≤0.01
	达标

	铜
	3.66×10-3
	4.22×10-3
	4.01×10-3
	≤1.00
	达标

	锌
	1.99×10-3
	2.96×10-3
	2.16×10-3
	≤1.00
	达标

	高锰酸盐指数（以O2计）
	2.45
	2.49
	2.51
	≤3.0
	达标

	氰化物
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	≤0.05
	达标

	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	达标

	氟化物
	0.26
	0.29
	0.28
	≤1.0
	达标

	汞
	4×10-5L
	4×10-5L
	4×10-5L
	≤0.001
	达标

	铬（六价）
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	≤0.05
	达标

	铁
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	≤0.3
	达标

	锰
	0.06
	0.06
	0.05
	≤0.1
	达标

	粪大肠菌群（MPN/L）
	80
	110
	70
	≤3000
	达标


表2.11.2-3 地下水监测井检测结果表（GW4） 单位：mg/L
	监测因子
	监测结果
	评价标准
	达标情况

	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	pH（无量纲）
	7.6
	7.5
	7.7
	6.5～8.5
	达标

	总硬度
	117
	112
	121
	≤450
	达标

	溶解性总固体
	556
	546
	554
	≤1000
	达标

	氨氮
	0.265
	0.271
	0.254
	≤0.50
	达标

	亚硝酸盐氮
	0.601
	0.608
	0.603
	≤1.0
	达标

	硝酸盐氮
	5.76
	5.86
	5.81
	≤20
	达标

	硫酸盐
	11
	12
	10
	≤250
	达标

	氯化物
	169
	172
	168
	≤250
	达标

	铅
	3.93×10-3
	3.72×10-3
	3.55×10-3
	≤0.01
	达标

	镉
	5×10-5L
	5×10-5L
	5×10-5L
	≤0.005
	达标

	砷
	1.59×10-3
	1.43×10-3
	1.41×10-3
	≤0.01
	达标

	铜
	7.14×10-3
	7.90×10-3
	8.19×10-3
	≤1.00
	达标

	锌
	1.66×10-2
	1.52×10-2
	1.42×10-2
	≤1.00
	达标

	高锰酸盐指数（以O2计）
	2.57
	2.63
	2.55
	≤3.0
	达标

	氰化物
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	≤0.05
	达标

	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	达标

	氟化物
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0
	达标

	汞
	4×10-5L
	4×10-5L
	4×10-5L
	≤0.001
	达标

	铬（六价）
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	≤0.05
	达标

	铁
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	≤0.3
	达标

	锰
	0.02
	0.02
	0.02
	≤0.1
	达标

	粪大肠菌群（MPN/L）
	170
	140
	220
	≤3000
	达标


表2.11.2-3 地下水监测井检测结果表（GW5） 单位：mg/L
	监测因子
	监测结果
	评价标准
	达标情况

	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	pH（无量纲）
	7.8
	7.9
	7.7
	6.5～8.5
	达标

	总硬度
	195
	207
	193
	≤450
	达标

	溶解性总固体
	405
	416
	408
	≤1000
	达标

	氨氮
	0.285
	0.313
	0.302
	≤0.50
	达标

	亚硝酸盐氮
	0.018
	0.019
	0.017
	≤1.0
	达标

	硝酸盐氮
	0.09
	0.10
	0.08
	≤20
	达标

	硫酸盐
	8L
	8L
	8L
	≤250
	达标

	氯化物
	10L
	10L
	10L
	≤250
	达标

	铅
	8.46×10-3
	7.68×10-3
	7.75×10-3
	≤0.01
	达标

	镉
	5×10-5L
	5×10-5L
	5×10-5L
	≤0.005
	达标

	砷
	1.29×10-3
	1.19×10-3
	1.13×10-3
	≤0.01
	达标

	铜
	8.0×10-4
	6.5×10-4
	6.0×10-4
	≤1.00
	达标

	锌
	1.24×10-2
	1.14×10-2
	1.14×10-2
	≤1.00
	达标

	高锰酸盐指数（以O2计）
	2.49
	2.52
	2.46
	≤3.0
	达标

	氰化物
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	≤0.05
	达标

	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	达标

	氟化物
	0.06
	0.06
	0.05
	≤1.0
	达标

	汞
	4×10-5L
	4×10-5L
	4×10-5L
	≤0.001
	达标

	铬（六价）
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	≤0.05
	达标

	铁
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	≤0.3
	达标

	锰
	0.01
	0.01
	0.02
	≤0.1
	达标

	粪大肠菌群（MPN/L）
	70
	80
	130
	≤3000
	达标


由监测数据可知，项目厂区内4口地下水例行监测井各项指标均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。
2.11.3土壤环境
本次评价收集了建设单位2026年5月委托云南中科检测技术有限公司对厂区和厂区外土壤环境的自行监测数据（检测报告编号：YNZKBG20260529031），取样时间为5月13日，具体见下表。

表2.11.3-1 土壤环境检测结果表 单位：mg/kg
	序号
	检测项目
	S6厂区内柱状样监测点BT1
	S7厂区内柱状样监测点CT1
	筛选值
	评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.0m
	1.0-1.5m
	0-0.5m
	0.5-1.0m
	1.0-1.5m
	
	

	1
	pH值

（无量纲）
	5.75
	5.25
	5.01
	5.45
	5.44
	5.48
	—
	—

	2
	砷
	13.6
	5.94
	7.50
	20.3
	27.2
	29.9
	60
	均能达到筛选值

	3
	镉
	0.02
	0.02
	0.01
	0.05
	0.06
	0.06
	65
	均能达到筛选值

	4
	六价铬
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	5.7
	均能达到筛选值

	5
	铜
	11
	8
	8
	35
	39
	38
	18000
	均能达到筛选值

	6
	铅
	29
	38
	25
	28
	28
	32
	800
	均能达到筛选值

	7
	汞
	0.042
	0.052
	0.035
	0.123
	0.130
	0.162
	38
	均能达到筛选值

	8
	镍
	43
	44
	44
	49
	59
	61
	900
	均能达到筛选值

	9
	铊
	0.22
	0.29
	0.21
	0.38
	0.44
	0.40
	—
	—

	10
	钴
	0.89
	0.84
	0.63
	6.79
	9.76
	9.16
	70
	均能达到筛选值

	11
	锑
	未检出
	未检出
	未检出
	1.2
	1.6
	1.5
	180
	均能达到筛选值


表2.11.3-2 土壤环境检测结果表 单位：mg/kg
	序号
	检测项目
	S2厂区内表层样监测点AT1
	S3厂区内表层样监测点DT1
	筛选值
	评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.0m
	
	

	1
	pH值

（无量纲）
	6.13
	6.06
	—
	—

	2
	砷
	36.9
	31.4
	60
	均能达到筛选值

	3
	镉
	0.16
	0.09
	65
	均能达到筛选值

	4
	六价铬
	未检出
	未检出
	5.7
	均能达到筛选值

	5
	铜
	24
	23
	18000
	均能达到筛选值

	6
	铅
	40
	40
	800
	均能达到筛选值

	7
	汞
	0.136
	0.109
	38
	均能达到筛选值

	8
	镍
	34
	28
	900
	均能达到筛选值

	9
	铊
	0.23
	0.22
	—
	—

	10
	钴
	5.22
	3.79
	70
	均能达到筛选值

	11
	锑
	1.4
	1.1
	180
	均能达到筛选值


表2.11.3-3 土壤环境检测结果表 单位：mg/kg
	序号
	检测项目
	S4厂界上风向农用地监测点
	S5厂界下风向农用地监测点
	筛选值
	评价

	1
	pH值

（无量纲）
	6.60
	6.54
	6.5＜pH≤7.5
	—

	2
	砷
	29.3
	29.0
	30
	均能达到筛选值

	3
	镉
	0.06
	0.06
	0.3
	均能达到筛选值

	4
	六价铬
	未检出
	未检出
	—
	—

	5
	铜
	37
	20
	100
	均能达到筛选值

	6
	铅
	37
	25
	120
	均能达到筛选值

	7
	汞
	0.212
	0.116
	2.4
	均能达到筛选值

	8
	锌
	87
	25
	250
	均能达到筛选值

	9
	铬
	140
	188
	200
	均能达到筛选值

	10
	镍
	59
	20
	100
	均能达到筛选值

	11
	铊
	0.38
	0.28
	—
	—

	12
	钴
	8.73
	3.93
	—
	—

	13
	锑
	1.7
	0.7
	—
	—


由监测结果可知，厂区内建设用地监测点位各监测项目均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。厂区外农用地监测点位各监测项目均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值要求。

2.12现有项目环境管理
2.12.1环境管理制度和基础台账
建设单位已制定有13项环境管理制度，1项综合性应急预案，具体为：
玉溪中科环境科技有限公司环境保护责任制、玉溪中科环境科技有限公司生产过程中环境保护管理制度、玉溪中科环境科技有限公司环保设施检修与管理制度、玉溪中科环境科技有限公司环境监测管理制度、玉溪中科环境科技有限公司环境保护培训教育管理制度、玉溪中科环境科技有限公司排污费缴纳与环保资金申请管理制度、玉溪中科环境科技有限公司环保监督与考核管理细则、玉溪中科环境科技有限公司烟气监测 CEMS 系统管理制度、玉溪中科环境科技有限公司环境台账管理制度、玉溪中科环境科技有限公司突发环境事件应急管理制度、玉溪中科环境科技有限公司环境信息公示管理制度、玉溪中科环境科技有限公司环保隐患排查制度、玉溪中科环境科技有限公司危险废物管理制度、玉溪中科环境科技有限公司江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电厂突发环境事件应急预案（2025年版）。
对照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》（HJ944-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），认真查阅各项基础台账，各项台账齐全，无遗漏，台账记录完整、有效，能说明现有各项制度得到落实。
2.12.2排污口规范化建设
现有项目共设置6个有组织废气排放口、1个雨水排放口。根据实际调查，已按照国家标准《环境保护图形标志---排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。

危废暂存间已按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求，设置危险废物标签、危险废物贮存分区标志、危险废物设施标志等相关标识标志。

2.12.3环境信息披露
根据《重点排污单位名录管理规定（试行）》，建设单位应纳入大气环境污染重点监管单位名录。《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部部令第24号），重点排污单位应当披露下列信息：
（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；
（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；
（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；
（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；
（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；
（六）生态环境违法信息；
（七）本年度临时环境信息依法披露情况；
（八）法律法规规定的其他环境信息。
企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统。
玉溪中科环境科技有限公司在玉溪市生态环境局和玉溪市生态环境局通海分局的监督下完成企业环境信息披露，并已上传至企业环境信息依法披露系统（云南）。
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表2.12-1 企业环境信息依法披露系统截图
2.12.4突发环境事件应急预案制定
（1）突发环境事件应急预案

《玉溪中科环境科技有限公司江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电厂突发环境事件应急预案（2025年版）》于2025年10月28日在玉溪市生态环境局通海分局完成备案，备案编号：530423-2025-042-M。
同时建设单位成立了应急救援组织机构，应急救援办公室常设在生产管理部调度室、安全环保部，下设有事故处理组、警戒组、疏散撤离组、抢险抢修组、后勤保障组、环境监测组等，明确了职责；建立完善了值班制度、检查制度、例会制度、培训、演练等制度；并制定了严格的事故风险防范措施和危险目标发生火灾爆炸中毒的预防措施和发生事故报告和应急响应程序、应急救援保障程序、应急疏散等程序。
（2）应急演练

根据建设单位提供资料，2026年2月13日开展了1次应急演练，主要针对失火事故进行应急演练。
根据查阅事故记录资料、建设单位介绍、走访周边村民、咨询玉溪市生态环境局通海分局及历史运行过程中，未发生过环境污染事故和因污染产生的环境投诉事件。

综合上述分析，玉溪中科环境科技有限公司运行管理执行了《突发环境事件应急预案管理暂行办法》环发〔2010〕113号要求。
2.12.5排污许可证制度
玉溪中科环境科技有限公司属于玉溪市重点排污单位，目前，玉溪中科环境科技有限公司已有排污许可证，编号为：91530423MA7ELBW942001V（许可证有效期2025年3月17日至2030年3月16日），核定允许年总排放量为：颗粒物：21.51t/a，氮氧化物：199.95t/a，二氧化硫：77.34t/a，无组织VOCs：0.013t/a。

排污许可证核准外排废水总量指标为0，即厂区废水要求不外排。

排污许可证核准厂界噪声允许值为昼间（6:00~22:00）60dB(A)，夜间（22:00~6:00）50dB(A)。

目前已按照相关要求按季、按年编制排污许可证执行报告并上传环保部门平台。

2.12.6各级主管部门检查意见及落实情况

根据调查，玉溪中科环境科技有限公司自2025年7月试运行至今，尚未接受过上级生态环境主管部门的监督检查。
2.13污染物排放汇总
现有项目污染物排放情况见下表。
表2.13-1 现有项目污染物排放情况汇总表
	类别
	污染物名称
	污染物排放量（t/a）
	排污许可证/环评批复
核定总量（t/a）

	废气
	有组织
	颗粒物
	4.375
	21.51

	
	
	SO2
	70.135
	77.34

	
	
	NOx
	171.953
	199.95

	
	
	CO
	6.405
	/

	
	
	HCl
	13.310
	/

	
	
	镉
	1.01×10-3
	/

	
	
	铅
	4.03×10-2
	/

	
	
	砷
	1.01×10-2
	/

	
	
	镍
	2.01×10-2
	/

	
	
	铊
	2.01×10-4
	/

	
	
	锑
	5.03×10-3
	/

	
	
	钴
	2.04×10-3
	/

	
	
	铬
	3.01×10-2
	/

	
	
	铜
	2.01×10-2
	/

	
	
	锰
	2.01×10-2
	/

	
	
	铊+镉
	1.21×10-3
	/

	
	
	铅+铬+锰+镍+锑+铜+钴+砷
	0.148
	/

	
	
	汞
	7.04×10-3
	/

	
	
	二噁英类
	0.0178gTEQ/a
	/

	
	
	甲硫醇
	9×10-6
	/

	
	
	硫化氢
	0.0175
	/

	
	
	氨
	0.2163
	/

	
	无组织
	氨
	0.4155
	/

	
	
	硫化氢
	0.0164
	/

	
	
	甲硫醇
	0.0016
	/

	
	
	非甲烷总烃
	0.0967
	0.0992（生活垃圾焚烧项目0.013，餐厨垃圾项目0.0862）

	
	合计
	颗粒物
	4.375
	/

	
	
	SO2
	70.135
	/

	
	
	NOx
	171.953
	/

	
	
	CO
	6.405
	/

	
	
	HCl
	13.310
	/

	
	
	镉
	1.01×10-3
	/

	
	
	铅
	4.03×10-2
	/

	
	
	砷
	1.01×10-2
	/

	
	
	镍
	2.01×10-2
	/

	
	
	铊
	2.01×10-4
	/

	
	
	锑
	5.03×10-3
	/

	
	
	钴
	2.04×10-3
	/

	
	
	铬
	3.01×10-2
	/

	
	
	铜
	2.01×10-2
	/

	
	
	锰
	2.01×10-2
	/

	
	
	铊+镉
	1.21×10-3
	/

	
	
	铅+铬+锰+镍+锑+铜+钴+砷
	0.148
	/

	
	
	汞
	7.04×10-3
	/

	
	
	二噁英类
	0.0178gTEQ/a
	/

	
	
	甲硫醇
	0.001609
	/

	
	
	硫化氢
	0.0364
	/

	
	
	氨
	0.6318
	/

	
	
	非甲烷总烃
	0.0967
	/

	废水
	生产废水
	经渗滤液处理站处理后完全回用，不外排

	
	生活污水
	

	固体废物
	一般工业固体废物
	处置率100%
	处置率100%

	
	危险废物
	安全处置率100%
	安全处置率100%

	
	生活垃圾
	处置率100%
	处置率100%


2.14现有项目存在的环保问题
现有项目由“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”和“通海县50吨/天餐厨垃圾无害化处理项目”两个项目组成。
生活垃圾焚烧项目于2025年12月5日通过自主验收，现正常运行；餐厨垃圾处理项目正在建设，经现场勘察存在以下环保问题：
1、厂区现有部分标志标牌内容不完善；
2、厂内喷洒植物除臭液频次不高，部分区域有恶臭。
3拟建项目概况和工程分析

3.1项目概况

3.1.1项目基本概况
项目名称：玉溪中科医疗废物集中处置中心项目

建设单位：玉溪中科环境科技有限公司
建设地点：玉溪市通海县杨广镇漂草凹
建设性质：扩建
医疗废物处置规模：项目建设2条5t/d高温蒸汽处理生产线（包括上料、高温灭菌处理、破碎、废气处理、废水处置），合计处置规模为10t/d，分期建设。一期建设1条5t/d处理线，两期所涉及的公辅设施、废水处理、冷库等设施一期建成；二期建设1条5t/d处理线，仅建设生产设施及配套废气处理设施。

医疗废物收集、处置类别：感染性废物（841-001-01）、损伤性废物（841-002-01）以及病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等不可辨识的病理性废物。

工程占地：694m2，医疗废物处理车间592m2，备品备件库102m2。
劳动定员及工作制：15人，一期10人，二期5人，年工作365天，实行2班运转制，每班8h，每天工作时间16h。劳动定员从现有项目调配，不新增。
工程投资：1390万元，其中环保投资451万元，占设计总投资的32.45%。

3.1.2处置对象、处置规模及服务范围
经咨询玉溪市发改委、玉溪市卫健委以及玉溪市生态环境局相关部门后，目前玉溪市无医疗废物处置相关规划。
多年来玉溪全市医疗废物由玉溪兴洁垃圾处理有限公司和玉溪易和环境技术有限公司2家企业处置，玉溪易和环境技术有限公司因环保问题被行政处罚，原《危险废物经营许可证》到期后不予换证，现已停产。

现阶段（2026年起）全市的医疗废物均由位于红塔区的玉溪兴洁垃圾处理有限公司收运处置。该公司核准处置能力为2905t/a，包含5类医疗废物。但根据实际情况，兴洁公司仅运行一条3t/d的高温蒸煮处理线，另一条5t/d焚烧处置线自2025年1月停运至今。
3.1.2.1处置对象
1、玉溪市近4年医疗废物产生情况
本次评价收集了玉溪市人民政府网站公示的2022~2025年《玉溪市1-12月医疗废物申报登记汇总表》的数据，近4年全市医疗废物产生情况见下表。
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图3.1.2-1  2022年玉溪市医疗废物申报登记表
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图3.1.2-2  2023年玉溪市医疗废物申报登记表
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图3.1.2-3  2024年玉溪市医疗废物申报登记表
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图3.1.2-4  2025年玉溪市医疗废物申报登记表
表3.1.2-1  2022~2024年玉溪市医疗废物申报登记情况
	废物类别
	2022年（kg）
	2023年（kg）
	2024年（kg）
	2024年（kg）

	感染性废物
	2084283
	1787812.146
	1782727.226
	1900259.623

	损伤性废物
	546256.6
	503903.878
	475412.921
	434875.649

	病理性废物
	12052.9
	9499.2
	10184.956
	9522.68

	化学性废物
	8079.55
	8836.05
	9577.8
	11165.48

	药物性废物
	2329.14
	4156.15
	6247.09
	4461.49

	合计产生量
	2653.00t
	2319.26t
	2284.15t
	2360.28t

	高温蒸煮可处理废物产生量
	2642.59t/a（7.24t/d）
	2301.22t/a（6.30t/d）
	2268.34t/a（6.21t/d）
	2344.67t/a（6.42t/d）


根据上文收集数据，整个玉溪市2022年~2025年医疗废物产生量在2284.15t~2653.00t，平均产生量为2404.17t/a；高温蒸煮可处理医疗废物量在2268.34t~2642.59t，平均产生量为2389.21t/a（6.55t/d）。
2、医疗废物组分

根据《医疗废物分类目录（2021年版）》，医疗废物分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物。根据上文近4年全市医废产生情况，玉溪市医疗废物分类及比例调查见表3.1.2-2。
表3.1.2-2  医疗废物分类目录及玉溪市比例情况
	类 别
	特征
	常见组分或者废物名称
	比例（%）

	感染性废物
	携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。
	1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；
	77~78

	
	
	2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；
	

	
	
	3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；
	

	
	
	4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。
	

	损伤性废物
	能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。
	1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等；
	20~22

	
	
	2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等；
	

	
	
	3.废弃的其他材质类锐器。
	

	病理性废物
	诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。
	1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官；
	≤0.5

	
	
	2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块；
	

	
	
	3.废弃的医学实验动物的组织和尸体；
	

	
	
	4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等；
	

	
	
	5. 确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。
	

	药物性废物
	过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。
	1.废弃的一般性药物；
	0.3~0.4

	
	
	2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；
	

	
	
	3.废弃的疫苗及血液制品。
	

	化学性废物
	具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。
	列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。
	0.1~0.3


3、玉溪市动物诊疗机构废物产生情况

2022年9月7日，农业农村部发布《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令2022年第5号），第二十六条提出：动物诊疗机构应当按照国家规定处理染疫动物及其排泄物、污染物和动物病理组织等。动物诊疗机构应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定处理诊疗废弃物，不得随意丢弃诊疗废弃物，排放未经无害化处理的诊疗废水。

根据《管理办法》要求，动物诊疗机构产生的废弃物属于医疗废物，本次评价收集了2025年全年玉溪市合计43家动物诊疗机构的医疗废物产生情况，具体见下表。

表3.1.2-4  2025年玉溪市动物诊疗机构医疗废物产生情况一览表

	序号
	县区
	诊疗机构数量
	医疗废物产生量（kg）

	
	
	
	感染性废物
	损伤性废物
	病理性废物
	化学性废物
	药物性废物

	1
	红塔区
	21
	468.8
	71.82
	0
	0
	0

	2
	江川区
	4
	2.75
	4.0
	1.55
	1.55
	2.25

	3
	澄江市
	3
	11.1
	3.59
	0
	0
	0

	4
	通海县
	4
	17.2
	9.7
	0
	0
	0.5

	5
	华宁县
	2
	28.91
	10.51
	0
	0
	0

	6
	峨山县
	1
	4.8
	2.1
	0
	0
	2.0

	7
	易门县
	5
	0.8
	0.65
	0.5
	0
	8.2

	8
	新平县
	2
	1.7
	1.8
	2.0
	1.6
	3.2

	9
	元江县
	1
	26.5
	0.6
	0
	0
	0

	10
	合计
	43
	562.56
	104.77
	4.05
	3.15
	16.15


根据上述统计结果，2025年玉溪市动物诊疗机构医疗废物产生量为690.68kg/a，高温蒸煮可处理医疗废物量为671.38kg/a（0.67t/a）。
3.1.2.2处置规模
本次评价采用《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）中“附录A医疗卫生机构医疗废物产生量估算方法”中规定的医疗废物产生量的计算方法进行处置规模核算。
1、固定病床的医疗废物产生量可按以下方法计算及预测：
Qb=ab×Bb×pb
式中：Qb——病床医疗废物产生量，kg/d；

ab——病床床位医疗废物产生系数，kg/（床·d）；
Bb——病床床位数，床；

pb——病床床位使用率，%。
我国医院每张病床平均每天产生的医疗废物约0.5~1.5kg，根据玉溪市整体发展规划和目前发展水平，ab取0.8kg/（床·d）。
根据云南省人民政府网站“州市名片-玉溪市”（2025年12月3日发布），玉溪全市有医疗卫生机构1539个，其中医院59个，医疗卫生机构实有床位16478张，则Bb取16478床。

根据玉溪市人民政府于2024年10月24日发布的《玉溪跑出卫生健康事业高质量发展“加速度”》，该文指出全市病床使用率70.61%，则pb取70.61%。

经计算，Qb=0.8×16478×70.61%=9308.09kg/d。
2、门诊医疗废物产生量可按以下方法计算及预测：
Qm=am×Nm
式中：Qm——门诊医疗废物产生量，kg/d；

am——门诊医疗废物产生系数，kg/（人·d）；

Nm——门诊人数，人次。

门诊医疗废物产生量按10人折算1个固定床位计算，am取0.06kg/（人·d）
根据玉溪市人民政府于2024年10月24日发布的《玉溪跑出卫生健康事业高质量发展“加速度”》，该文指出2023年全市医疗卫生机构总诊疗人次达1998.31万人次，日均门诊量为54748人次，则Nm取54748人次。
经计算，Qm=0.06×54748=3284.88kg/d。
另外，考虑到季节性因素、实际统计偏差等因素，设定+10%的修正系数，修正量为（9308.09+3284.88）*110%=13852.27kg/d。
经公式核算，玉溪市医疗废物日产生总量约为13852.27kg/d，约13.85t/d。

根据前文统计数据，感染性废物、损伤性废物和病理性废物约占全市医疗废物产生量的97%，即全市上述医疗废物产生量约为13.43t/d。

当今社会年轻群体养宠人数不断增长，根据前文收集的2025年动物诊疗机构医疗废物产生情况，2025年高温蒸煮可处理医疗废物量为671.38kg（0.67t），按照产生量10%的增幅计算，未来产生量为0.74t/a（0.002t/d）。

《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021） “5.3 建设规模”中提出“c）规模设计应根据当地实际情况预留足够的裕量，并考虑检修状况下的备用能力；” 
根据前文玉溪市医疗废物处置情况，现阶段（2026年起）全市的医疗废物均由位于红塔区的玉溪兴洁垃圾处理有限公司收运处置，该公司核准处置能力为2910t/a，日均处置能力为8t/d（高温蒸汽处置3t/d、焚烧处置5t/d）。
3.1.2.3规模确定
本项目充分结合玉溪市医疗废物实际产生状况及未来增长趋势，拟定采取“一次规划、分期实施”的建设策略。鉴于当前全市可高温蒸汽消毒处置的医疗废物产生量约为6.552t/d（医疗机构6.55t/d，动物诊疗机构0.002t/d），且现有玉溪兴洁垃圾处理有限公司已具备8t/d（高温蒸汽3t/d，焚烧线5t/d，焚烧线停产）的处置能力，项目一期先行建设1条5t/d的高温蒸汽处理线，该规模既能有效填补近期处置缺口，又能避免产能闲置造成浪费。
依据《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）中“附录A医疗卫生机构医疗废物产生量估算方法”进行计算，远期玉溪市可高温蒸汽消毒处置的医疗废物产生量将增长至13.432t/d，项目将预留二期1条5t/d生产线的建设条件，待未来医疗废物实际产生量接近一期负荷或达到既定测算阈值时，择机启动二期工程建设，从而实现处置能力与废物产生量的动态匹配，确保设施运行的可持续性与经济性。
3.1.2.4服务范围
本项目服务范围为玉溪全市医疗机构，主要集中在通海、华宁、江川和澄江等4县区，同步兼顾其他5个县区。
针对通海县、江川区、华宁县和澄江市主城区内主要医院的医疗废物收运路线详见下表，后续经营过程可能会根据实际需要进行适当的调整，建设单位须严格按相关规范要求合理安排运输路线。

表3.1.2-5 主要县区医疗机构医疗废物运输路线

	线路
	运输路线
	运距

	1#
	厂址—通海县人民医院—厂址（长虹路、秀山路、江雄公路、S304）
	单边14.3公里，来回28.6公里

	2#
	厂址—通海县中医医院—厂址（礼乐路、秀山路、江雄公路、S304）
	单边18.0公里，来回36.0公里

	3#
	厂址—通海县妇幼保健院—厂址（古城路、礼乐路、延龄路、秀山路、江雄公路、S304）
	单边14.5公里，来回29.0公里

	4#
	厂址—江川区人民医院—厂址（湖滨路、宁海路、江通公路、江华公路、江雄公路、S304）
	单边25.8公里，来回51.6公里

	5#
	厂址—江川区中医医院—厂址（抚仙路、江通公路、江华公路、江雄公路、S304）
	单边25.6公里，来回51.2公里

	6#
	厂址—江川区妇幼保健院—厂址（宝凤路、宁海路、江通公路、江华公路、江雄公路、S304）
	单边25.4公里，来回50.8公里

	7#
	厂址—华宁县人民医院—厂址（泉乡西路、S304）
	单边16.7公里，来回33.4公里

	8#
	厂址—华宁县妇幼保健院—厂址（宁陶路、S304）
	单边13.9公里，来回27.8公里

	9#
	厂址—玉溪市中山医院—厂址（竹园北路、龙溪路、梁王大道、澄川线、江通公路、江华公路、江雄公路、S304）
	单边83.0公里，来回166.0公里

	10#
	厂址—澄江市中医医院—厂址（环城西路、梁王大道、澄川线、江通公路、江华公路、江雄公路、S304）
	单边80.5公里，来回161.0公里


3.1.3项目组成及建设内容
3.1.3.1项目组成
项目工程组成情况见下表。

表3.1.3-1  项目建设内容一览表

	类别
	组成
	主要建设内容
	备注

	主体工程
	医疗废物处理车间
	项目位于江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目现有用地范围内，坐落于厂区西南角物流出入口旁，车间占地面积592m2、建筑面积为557.89m2，2F，高度9.80m，设置2条医疗废物高温蒸汽灭菌处理生产线，处置规模均为5t/d，合计处置规模10t/d。所有生产设施均布置在车间内，包含卸料大厅、高温蒸汽灭菌器、冷库、周转箱清洗消毒区、电蒸汽锅炉间、中控室、低压配电室、周转箱暂存间、换班消毒间等。废气处理设备、车辆清洗消毒场地布置在车间外部。
	新建
	一期建成，二期仅建设生产线

	配套工程
	医疗废物收运系统
	配置周转箱1000只；组建专业车队，配备5辆1.0t密闭式医疗废物转运车，采用公路运输。厂内配备1辆1.0t内部转运车。
	新建
	一期建成

	
	接受贮存系统
	冷库
	冷库位于医疗废物处理车间厂房内，占地面积34.64m2，有效容积约156m3，最大存储量15t。冷库设计温度为-5~5℃（温度可调），制冷采用全风冷式，制冷剂选用R-22制冷剂；冷库采用微负压设计。
	新建
	一期建成

	
	
	
	二期投运后，将一期建设的周转箱暂存间改建为冷库，拆除中间挡墙，建成后冷库占地面积53.36m2，有效容积约240m3，最大存储量24t。冷库设计温度为-5~5℃（温度可调），制冷采用全风冷式，制冷剂选用R-22制冷剂；冷库采用微负压设计。
	新建
	二期建成

	
	
	卸料大厅
	卸料区位于医疗废物处理车间厂房内南侧。用于接收入场医疗废物，占地面积30m2。
	新建
	一期建成

	
	转运车辆清洗消毒
	转运车辆清洗消毒设置在车间外车辆洗消区，占地面积约50m2，露天设置，周围建设废水收集沟渠，配套建设1座3m3转运车消毒废水收集池。
	新建
	一期建成

	
	周转箱清洗消毒
	周转箱清洗消毒装置位于医疗废物处理车间厂房内，采用全自动清洗系统，清洗能力60～70个/h。
	新建
	一期建成

	
	周转箱暂存区域
	周转箱暂存间位于医疗废物处理车间厂房内，占地面积17.24m2，一期投运生产情况下用于存放洗消后的周转箱。
	新建
	一期建成

	
	
	二期投运后，将一期建设的周转箱暂存间改建为冷库，周转箱不再采用单独库房暂存，放置在医疗废物处理车间厂房内冷库外，设置周转箱暂存区，占地面积15m2，用于存放洗消后的周转箱。
	新建
	二期建成

	
	换班消毒间
	位于医疗废物处理车间厂房内，占地面积7.5m2，用于换班后生产人员的洗消。
	新建
	一期建成

	
	低压配电室
	位于医疗废物处理车间厂房2F，占地面积25m2，布置1座0.4kV配电站。
	新建
	一期建成

	
	中控室
	位于医疗废物处理车间厂房2F，占地面积15m2，项目整体采用分布式控制系统（DCS）进行生产。
	新建
	一期建成

	公用及辅助工程
	专用车位
	6个医废转运车专用车位。
	新建
	一期建成

	
	供水
	项目给水全部依托生活垃圾焚烧厂现有给水系统。生产用水由生活垃圾焚烧厂工业水系统接入，水源为杞麓湖湖水，经取水泵房加压送至厂区经一体化净水器净化后供给。
	依托

	
	排水
	污水：生产废水进入新建的30m3/d生产废水预处理站（消毒+沉淀工艺）处理后，送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用于焚烧厂，不外排。本项目不新增劳动定员，从现有生产人员中调配，生活污水依托生活垃圾焚烧厂内建设的化粪池和隔油池，预处理后送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理。
	依托+新建
	一期建成

	
	
	雨水：项目所处生活垃圾焚烧厂西南角，该区域地势较低，且用地与生活垃圾焚烧厂被物流道路分隔开，新建1座50m3初期雨水收集池，用于收集生产区域及运输车辆自地磅至车间区域的初期雨水，收集后送入新建的生产废水预处理站（调节+沉淀+消毒工艺）处理后，送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用于焚烧厂，不外排。
	依托+新建
	一期建成

	
	供电
	采用两路0.4kV电源供电，其中主电源引自生活垃圾焚烧发电厂厂用段，备用电源引自生活垃圾焚烧发电厂保安段，引至医疗废物处理车间内新建的低压配电室，作为项目正常电源。
	依托+新建
	一期建成

	
	供汽
	项目蒸汽来源于生活垃圾焚烧厂已建的1台中温次高压（450℃、6.4MPa）余热锅炉供给，余热锅炉最大蒸发量为59.2t/h。项目采用汽机二抽蒸汽加热为主，汽包饱和蒸汽为补充的供热汽源方案。
	依托

	
	
	位于医疗废物处理车间厂房2F，占地面积35m2，新建1台2.5t/h的电锅炉，用于生活垃圾焚烧厂检修期间的高温蒸汽灭菌处理生产线蒸汽供给。
	新建
	一期建成

	
	管线工程
	项目所在地块与生活垃圾焚烧厂被物流通道所隔开，根据可研设计，新建的供汽、供水、供电、排水及回水等管线采用架空管桁架敷设，起点位于生活垃圾焚烧厂除盐水系统、止于新建初期雨水收集池北侧，长度约15m、架空高度10m，跨公路桁架净空按规划执行。
	新建
	一期建成

	
	消防
	项目消防用水依托生活垃圾焚烧厂现有消防给水系统，医疗废物处理车间内设置干粉灭火器、消防水枪。
	依托+新建
	一期建成

	
	化验室
	依托生活垃圾焚烧厂内渗滤液处理站2F现有化验室，占地面积60m2，废水纳入现有化验室废水。
	依托

	储运工程
	药品间
	依托生活垃圾焚烧厂内渗滤液处理站1F现有药品间，占地面积25m2，用于堆存项目所用的次氯酸钠、84消毒液、活性炭等。
	依托

	
	备品备件库
	位于生活垃圾焚烧厂北部，占地面积102m2，用于贮存现有项目和本项目生产设备的易损耗零件和维修设备。
	新建
	一期建成

	环保工程
	废气
	有组织废气
	高温灭菌废气
	高温灭菌废气包括冷库抽风废气、上料废气、灭菌废气、出料废气以及破碎废气。
本项目设置2条5d/t高温蒸煮处理线，废气收集、处理设施均保持一致。

在上料口、出料口、破碎机上方设置有集气罩，集气效率为90%；冷库设置负压抽风系统；高温蒸汽灭菌器设置真空泵，进行抽气。所有废气汇总后进入废气处理系统，采用“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理工艺，尾气经2根15m高排气筒排放。
	新建
	一期二期分别建设

	
	
	无组织废气
	医疗废物处理车间无组织废气
	在上料口、出料口、破碎机上方设置有集气罩，集气效率为90%，有10%的废气无组织排放，车间建设为密闭车间。
	新建
	一期二期分别建设

	
	
	
	消毒液异味
	转运车辆、周转箱、冷库消毒使用含氯消毒剂，极少部分氯气会呈无组织排放，车间建设为密闭车间，加强通风。
	新建
	一期建成

	
	废水
	转运车消毒清洗废水
	转运车辆清洗消毒设置在车间外车辆洗消区，占地面积约50m2，露天设置，周围建设废水收集沟渠，配套建设1座3m3转运车消毒废水收集池，收集后再送入生产废水预处理站处理。
	新建
	一期建成

	
	
	周转箱消毒清洗废水
	周转箱消毒清洗采用“周转箱自动清洗消毒系统”，废水通过管道输送至生产废水预处理站处理。
	新建
	一期建成

	
	
	生产废水预处理站
	新建生产废水预处理站1座，采用“调节池+沉淀+次氯酸钠消毒”工艺，处理规模30m3/d，用于处理项目产生的废冷凝液、转运车消毒清洗废水、周转箱消毒清洗废水、生产车间地坪冲洗水、喷淋塔排水。调节池容积22.5m3（L×W×H=3×3×2.5），沉淀池容积54m3（L×W×H=6×3×6）。
	新建
	一期建成

	
	
	
	经生产废水预处理站处理后的废水，送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理。渗滤液处理站处理能力250m3/d，采用“预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）”组合处理工艺，出水回用于生活垃圾焚烧厂。
	依托

	
	
	生活污水
	本项目不新增劳动定员，从现有生产人员中调配，依托生活垃圾焚烧厂内建设的化粪池和隔油池，预处理后送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理。
	依托

	
	
	初期雨水
	生活垃圾焚烧厂已有1座221m3的初期雨水收集池，初期雨水经收集后加压提升进入渗滤液处理站处理。
项目所处生活垃圾焚烧厂西南角，该区域地势较低，且用地与生活垃圾焚烧厂被物流道路分隔开，新建1座50m3初期雨水收集池，用于收集生产区域及运输车辆自地磅至车间区域的初期雨水，收集后送入新建的生产废水预处理站（消毒+沉淀工艺）处理后，送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用于焚烧厂，不外排。
	依托+新建
	一期建成

	
	
	事故废水
	医疗废物处理车间厂房内新建事故水池1座，容积30m3。用于收集事故状态下本项目产生的废水。
	新建
	一期建成

	
	噪声
	选用低噪设备，高噪设备采取室内安装、基础减振、安装消声器等措施。
	新建
	一期建成

	
	固废
	危险废物
	依托生活垃圾焚烧厂内建设的30m2危废暂存间，划分12m2的区域暂存本项目产生的各类危险废物，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行了防腐防渗施工。
	依托

	
	
	破碎毁形医疗废物
	破碎毁形后的医疗废物通过厂内车辆直接运输到生活垃圾焚烧厂垃圾坑，不暂存。
	依托

	
	地下水污染防控
	分区防渗
	重点防渗区：整个医疗废物处理车间，其中冷库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防腐、防渗设计，防渗系数≤10-10cm/s；其他区域参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；

简单防渗区：车间外交通道路等区域。
	新建
	一期建成

	
	
	监测井
	依托生活垃圾焚烧厂已有的5个监测井（1#~5#监测井），并增设6#监测井。
	依托+新建
	一期建成

	
	环境风险防控
	医疗废物处理车间厂房内新建事故水池1座，容积30m3。用于收集事故状态下本项目产生的废水。
	新建
	一期建成

	
	绿化
	依托现有厂区已建绿化工程。
	依托


本项目总处置规模为10t/d，一期5t/d、二期5t/d，生产车间、供水、供气、废水处理、洗消设施等均按照两期设计，在一期一次性建成，二期仅建设高温蒸汽处理生产线和配套的废气处理设施，同时改造冷库，车间内已预留足够的位置布置生产设备，依托具有可行性。
3.1.3.2公辅工程
一、供汽
项目高温蒸汽来源于生活垃圾焚烧厂已建的1台中温次高压（450℃、6.4MPa）余热锅炉供给，余热锅炉最大蒸发量为59.2t/h。
为确保生活垃圾焚烧厂停炉检修期间本项目医疗废物正常处置，本次在医疗废物处置车间二层新建1台2.5t/h的电锅炉，保证本项目能够正常处置医疗废物。

二、给水
项目给水全部依托生活垃圾焚烧厂现有给水系统。
1、工业水源

本项目生产用水由生活垃圾焚烧厂工业水系统接入，焚烧厂水源为杞麓湖湖水。杞麓湖湖水经取水泵房加压送至厂区经一体化净水器净化后作为全厂生产用水。焚烧厂现有工业水池一座，有效容积2000m3（其中储存576m3消防用水）。设置净水站1座，配置2套生产水净水器，单台处理能力为75m3/h，采用混凝、沉淀、过滤的处理工艺，产生的浓水排入污泥池，经沉淀后排入清水池，返回净水器进行处理。本项目生产用水量为23.0m3/d，现有工业水系统供给能够满足要求。

新建2.5t/h电锅炉用水采用生活垃圾焚烧厂已建除盐水制备系统制取的软水，已建1套出水能力为10m³/h的除盐水系统，采用全膜法（超滤+两级反渗透+EDI）除盐系统进行软水的制取。

2、生活水源

本项目不新增劳动定员，从现有生产人员中调配，生活用水依托现有项目。

三、排水
项目排水全部依托生活垃圾焚烧厂现有排水系统。焚烧厂厂区排水采用“雨污分流、清污分流”排放方式，共设2个系统：即雨水排水系统、生产废水排水系统。

1、初期雨水收集系统

项目所处生活垃圾焚烧厂西南角，该区域地势较低，且用地与生活垃圾焚烧厂被物流道路分隔开。同时《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）6.1.9小结提出：集中处理工程应设置事故应急池和初期雨水收集池。
项目新建1座50m3初期雨水收集池，用于收集生产区域及运输车辆自地磅至车间区域的初期雨水，收集后送入新建的生产废水预处理站（消毒+沉淀工艺）处理后，送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用于焚烧厂，不外排。
2、生产废水排水系统

本项目产生的生产废水包括废冷凝液、转运车消毒清洗废水、周转箱消毒清洗废水、生产车间地坪冲洗水、喷淋塔排水等，收集后排入项目新建的生产废水预处理站（调节池+沉淀+次氯酸钠消毒工艺），经预处理后排入焚烧厂渗滤液处理站处理后回用，不外排。
3、生活污水排水系统

本项目不新增劳动定员，从现有生产人员中调配，依托焚烧厂内现有的生活污水收集系统，生活污水收集后排入焚烧厂渗滤液处理站处理后回用，不外排。

4、事故废水

焚烧厂内建设有1座容积为1055m3事故水池、1座容积为520m3消防废水池。
本项目医疗废物处理车间内另行建设1座容积为30m3事故水池，对事故废水进行储存，事故废水储存后分批次均匀排入焚烧厂渗滤液处理站处理后回用，不外排。消防废水依托生活垃圾焚烧厂内已建的消防废水池。

四、供电
本项目负荷等级为二级，采用两路0.4kV电源供电，其中主电源引自生活垃圾焚烧发电厂厂用段，备用电源引自生活垃圾焚烧发电厂保安段，主电源与备用电源之间采用自动转换开关（ATS）机械闭锁运行。取电距离约100m，沿着垃圾焚烧厂房已有电缆沟、桥架敷设，局部增加过路排管。

在医疗废物处理车间二层布置1间配电室，室内设置1座0.4kV配电站，配电站设置一段工作母线，采用双电源供电。
五、消防
焚烧厂区消防系统包括室外消火栓、室内消火栓及垃圾仓消防炮系统。消防用水储存在工业及消防水池中，采用临时高压消防给水系统，主厂房设置高位水箱，有效容积18m3，平时由高位水箱保证水压，火灾时启动消防泵灭火。主厂房外四周设置环状消防给水管网，室内外消防共用，管径DN200，厂区设置室外地上式消火栓，间距不超过120m。从室外消防环网上引出2条干管，接至室内消防环状管网上，确保消防用水安全可靠。本项目消防用水从垃圾发电厂接入。
在医疗废物处理车间内设置手提磷酸盐干粉灭火器，用于扑救 A、E类火灾；灭火器的配置遵照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）执行。

医疗废物处理车间室内消防给水管布置成环状，满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。室外消防给水依托焚烧厂现有消火栓。
六、储运工程
1、冷库
项目一期建设1间34.64m2的冷库，位于医疗废物处理车间厂房内，采用风冷压缩冷凝，梁下净高4.5m，有效容积156m3，最大存储量15t。设计医疗废物贮存温度≥5℃时，贮存不得超过24小时；在5℃以下冷藏，不得超过72小时。“日进日清”时暂存，不启用制冷设备。确保一期5t/d的处置规模前提下，具备充分的贮存空间。
项目二期将一期建设的17.24m2周转箱暂存间改造为冷库，两座库房紧邻布设，采用隔断墙分隔，二期将中间墙体拆除，形成1座53m2，有效容积240m3，最大储存量24t的冷库。

2、药品间
依托生活垃圾焚烧厂内现有药品间，占地面积30m2，用于堆存项目所用的次氯酸钠、84消毒液、活性炭等，R-22制冷剂由厂家定期添加，不在厂内贮存。

3、备品备件库

在生活垃圾焚烧厂内新建1座备品备件库，位于厂区东北部，占地面积102m2，用于贮存项目生产设备的易损耗零件和维修设备。
3.1.4总平面布置

1、平面布置
本项目医疗废物处理车间在生活垃圾焚烧厂西南侧建设，备品备件库在生活垃圾焚烧厂东北侧建设，项目平面布置图见附图4。
2、竖向设计
因地制宜处理建筑与场地的关系，创造灵活的建筑空间，高低错落，使整个布局紧凑、活泼，并使建筑具备良好的视觉形象。

3.1.5主要生产设备
本项目主要生产设备见下表。

表3.1.5-1 主要生产设备一览表

	序号
	设备名称和型号
	单位
	数量
	备注

	一期生产设备

	1
	主机成套系统
	
	
	

	1.1
	高温蒸汽蒸煮系统1x5t/d
	
	
	

	1.1.1
	配套高温灭菌锅
	套
	1
	成套采购

	1.1.2
	摆渡平台
	套
	1
	成套采购

	1.1.3
	上料机
	套
	1
	成套采购

	1.1.4
	皮带输送机
	套
	1
	成套采购

	1.1.5
	破碎机
	套
	1
	成套采购

	1.2
	废气处理系统
	
	
	

	1.2.1
	膜过滤器 7500 m3/h
	台
	1
	成套采购

	1.2.2
	喷淋塔7500 m3/h
	套
	1
	成套采购

	1.2.3
	活性炭装置7500 m3/h
	套
	1
	成套采购

	1.2.4
	引风机7500m3/h
	台
	1
	成套采购

	1.2.5
	排气筒D530 H=15m
	台
	1
	成套采购

	1.3
	周转箱清洗系统
	
	
	

	1.3.1
	空周转箱输送线
	套
	1
	成套采购

	1.3.2
	翻箱机
	套
	1
	成套采购

	1.3.3
	周转箱清洗装置
	套
	1
	成套采购

	1.3.4
	翻箱机堆箱装置
	套
	1
	成套采购

	1.3.5
	周转箱600×500×400
	个
	1000
	成套采购

	1.4
	冷库系统
	套
	1
	成套采购

	1.5
	全自动控制系统PLC
	套
	1
	成套采购

	2
	厂内转运系统
	
	
	

	2.1
	厂内转运车1吨
	辆
	1
	

	3
	起重装置
	
	
	

	3.1
	双轨电动葫芦10t
	套
	1
	

	4
	蒸汽减温减压装置0.5t/h
	套
	1
	高温蒸煮工艺

	5
	2.5t/h电锅炉
	台
	1
	生活垃圾焚烧厂检修时备用供汽

	6
	水泵
	台
	6
	

	二期生产设备

	1
	主机成套系统
	
	
	

	1.1
	高温蒸汽蒸煮系统1x5t/d
	
	
	

	1.1.1
	配套高温灭菌锅
	套
	1
	成套采购

	1.1.2
	摆渡平台
	套
	1
	成套采购

	1.1.3
	上料机
	套
	1
	成套采购

	1.1.4
	皮带输送机
	套
	1
	成套采购

	1.1.5
	破碎机
	套
	1
	成套采购

	1.2
	废气处理系统
	
	
	

	1.2.1
	膜过滤器 7500 m3/h
	台
	1
	成套采购

	1.2.2
	喷淋塔7500 m3/h
	套
	1
	成套采购

	1.2.3
	活性炭装置7500 m3/h
	套
	1
	成套采购

	1.2.4
	引风机7500m3/h
	台
	1
	成套采购

	1.2.5
	排气筒D530 H=15m
	台
	1
	成套采购


3.1.6劳动定员及工作制度
1、劳动定员

本项目不新增劳动定员，从现有生产人员中调配。

现有项目总劳动定员为50人，其中管理和技术人员10人，生产人员40人，调配至本项目劳动定员6人。
2、工作制度

年工作365天，实行2班制，每班8h，每天工作16h，仅昼间运行，夜间不运行。

在常规运营期，将根据实际收集量灵活处理；在应急或高峰时期，启动24小时不间断运行模式，确保无害化处理能力全覆盖。
3.1.7主要经济技术指标

根据可研设计，拟建项目主要技术经济指标见下表。

表3.1.7-1  主要技术经济指标

	序号
	项目
	单位
	技术经济指标

	一
	主要技术指标
	
	

	1
	医疗废物处理规模
	t/d
	10

	2
	主要原、燃、材料消耗
	
	

	2.1
	电
	万kWh/a
	38.44

	2.2
	水
	t/a
	4913

	2.3
	蒸汽
	t/a
	3650

	2.4
	活性炭
	t/a
	1.5

	2.5
	84消毒液
	t/a
	2.1

	2.6
	次氯酸钠
	t/a
	1.0

	3
	医废运入量
	t/a
	3650

	4
	占地面积
	m2
	694

	5
	劳动定员
	人
	15

	二
	主要经济指标
	
	

	1
	项目总投资
	万元
	1390

	2
	环保投资
	万元
	451


3.1.8依托工程

3.1.8.1医疗废物的分类和收集

《医疗废物管理条例》中第十六条提出：“医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。”
从上述条款可以看出，医疗机构负责分类收集该单位产生的医疗废物。对于本项目而言，建设单位仅负责转运医疗机构分类收集好的医疗废物入场进行处置。本次评价提出，项目运营过程中，建设单位仅可处置已分类的感染性废物、损伤性废物和病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等不可辨识的病理性废物，其他类别的医疗废物收集后交由有资质单位另行处置。
3.1.8.3公辅工程

一、高温蒸汽的供给
项目高温蒸煮处理过程所用蒸汽依托生活垃圾焚烧厂已建的1台中温次高压（450℃、6.4MPa）余热锅炉供给，余热锅炉最大蒸发量头59.2t/h。

现有生活垃圾焚烧厂正在办理改建前期手续，委托云南湖柏环保科技有限公司编制《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电改建项目环境影响报告书》，根据报告书所述，蒸汽供给生活垃圾焚烧厂和在建餐厨垃圾项目后，尚有1.3t/h的余量，本项目满负荷情况下蒸汽使用量10t/d（0.625t/h），余热锅炉蒸汽足以满足本项目的需求。

根据可研报告，项目拟采用汽机二抽蒸汽加热为主，汽包饱和蒸汽为补充的供热汽源方案。
汽包饱和蒸汽参数为：管道压力~7.4MPa、温度~283℃。在生活垃圾焚烧发电厂内，抽出的汽包饱和蒸汽管道上已经设置有减温减压装置，将蒸汽降温降压后与汽机二抽蒸汽管道汇合，并一起接入本项目用汽点。

汇合蒸汽管道参数：流量：＜500kg/h，压力：0.54MPa（g），温度：161℃，管径D38×3.5、长度L=200m。

蒸汽供热系统流程图详见下图。
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图3.1.8-1  依托蒸汽供热系统流程图
二、供水

本项目生产用水由生活垃圾焚烧厂工业水系统接入，焚烧厂水源为杞麓湖湖水。杞麓湖湖水经取水泵房加压送至厂区经一体化净水器净化后作为全厂生产用水。焚烧厂现有工业水池一座，有效容积2000m3（其中储存576m3消防用水）。设置净水站1座，内配置2套生产水净水器，单台处理能力为75m3/h ，采用混凝、沉淀、过滤的处理工艺，产生的浓水排入污泥池，经沉淀后排入清水池，返回净水器进行处理。本项目满负荷生产情况下，生产用水量为23.0m3/d，现有工业水系统供给能够满足要求。

新建2.5t/h电锅炉用水采用生活垃圾焚烧厂已建除盐水制备系统制取的软水，已建1套出水能力为10m³/h的除盐水系统，采用全膜法（超滤+两级反渗透+EDI）除盐系统进行软水的制取。项目电锅炉在生活垃圾焚烧厂停炉检修时方才使用，除盐水系统主要供给已建余热锅炉使用，停炉检修期间余热锅炉亦停产，即除盐水系统生产的软水可完全供给本项目新建电锅炉使用。

三、供电

本项目负荷等级为二级，采用两路0.4kV电源供电，其中主电源引自生活垃圾焚烧发电厂厂用段，备用电源引自生活垃圾焚烧发电厂保安段，主电源与备用电源之间采用自动转换开关（ATS）机械闭锁运行。

在医疗废物处理车间二层布置1间配电室，室内设置1座0.4kV配电站，配电站设置一段工作母线，采用双电源供电。
四、排水
项目生产废水废水经生产废水处理站消毒处理后送至生活垃圾焚烧厂已建渗滤液处理站处理后回用，依托可行性见3.1.8.3小节。

五、管线工程

上述公辅设施均需依托生活垃圾焚烧厂已建的公辅工程，但项目所在地块与生活垃圾焚烧厂被物流通道所隔开，根据可研设计，新建的供汽、供水、供电、排水及回水等管线采用架空管桁架敷设，起点位于生活垃圾焚烧厂除盐水系统、止于新建初期雨水收集池北侧，长度约15m、架空高度10m，跨公路桁架净空按规划执行。

3.1.8.3废水处理

项目产生的生产废水需依托生活垃圾焚烧厂内已有的收集和处理系统。
生产废水经新建的预处理站（“沉淀+消毒”工艺）预处理后送入渗滤液处理站处理后回用。生活垃圾焚烧厂建有1座处理规模250m3/d的渗滤液处理站，采用“预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）”处理工艺，处理达标的再生水清液作为冷却塔循环冷却补充水使用，浓液用于石灰浆制备、烟气净化降温、飞灰稳定化和回喷焚烧炉，清液用于循环水池和冷却塔补水，可完全回用。
根据前文2.10.2小结，现有项目满负荷运行情况下的渗滤液处理处置量为162.43m3/d，渗滤液处理站设计处理规模为250m3/d，满负荷情况下还有87.57m3/d的处理余量；结合收集的渗滤液处理站出水自行监测数据，渗滤液处理站出水能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2排放浓度限值要求。
根据前文2.9小结，现有项目水平衡分析，现有项目渗滤液处理站处理规模为178.43m3/d（已包含在建餐厨垃圾项目），出水全部回用不外排，剩余处置规模71.57m3/d。

综上所述，本项目满负荷生产情况下生产废水产生量为27.815m3/d，依托现有项目渗滤液处理站可完全处置，依托具有可行性。
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图3.1.8-2  依托渗滤液处理站工艺流程图
3.1.8.4破碎毁形后的医疗废物去向

根据《国家危险废物名录（2025年版）》附录-危险废物豁免管理清单中相关内容，841-001-01 感染性废弃物、841-002-01损伤性废物、841-003-01病理性废物（人体器官除外）在运输和处置环节中，按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707）以及《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276）或者《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ 228）或者《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（HJ 229）进行处理后按生活垃圾运输，按照上述要求进行处理后进入生活垃圾填埋场填埋或者进入生活垃圾焚烧厂焚烧。
《医疗废物分类目录（2021年版）》中医疗废物豁免管理清单提出：感染性废物、损伤性废物以及相关技术可处理的病理性废物，按照相关处理标准规范，采用高温蒸汽、微波、化学消毒、高温干热或者其他方式消毒处理后，在满足相关入厂（场）要求的前提下，运输至生活垃圾焚烧厂或生活垃圾填埋场等处置。
根据《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）中“5.6.5小结”规定：“经消毒处理的医疗废物进入生活垃圾焚烧厂进行焚烧处置应满足GB 18485规定的入炉要求。”《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中“6 入炉废物要求”规定可以直接进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置的废物包括：“按照HJ/T228、HJ/T229、HJ/T276 要求进行破碎毁形和消毒处理并满足消毒效果检验指标的《医疗废物分类目录》中的感染性废物。”针对消毒效果检验指标，《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）中“8.2.3 消毒处理效果检测”提出按照《规范》附录B对消毒处理效果进行检测。

本项目的建设严格按照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）中要求进行建设，消毒后的医疗废物能够满足《规范》要求。本次评价提出，项目建成投产后，每季度按照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）附录B要求进行消毒处理效果检测，保证破碎毁形后的医疗废物满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中入炉要求。

现有生活垃圾焚烧厂正在办理改建前期手续，委托云南湖柏环保科技有限公司编制《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电改建项目环境影响报告书》，根据报告书所述，生活垃圾焚烧厂改建后将掺烧陈腐垃圾、一般工业固废、在建餐厨垃圾产生的固废以及本项目产生的破碎毁形后的医疗废物。
本次评价提出，在生活垃圾焚烧厂改建项目建成验收投运后，本项目方可同步运行处置医疗废物，确保破碎毁形后的医疗废物得到有效的处置。
3.1.8.5危险废物贮存

现有生活垃圾焚烧厂内已建1座30m2危废暂存间，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防腐防渗施工，危废暂存间内已划分有4格，分别贮存HW49 900-041-49、HW08 900-249-08，使用面积约15m2。
项目产生的危险废物包括废过滤膜、废活性炭、生产废水预处理站污泥、废机油、废劳保用品和废周转箱，产生量为5.7t/a。本次在内部划分12m2（5格）用于本项目危险废物的暂存。
3.2工程分析
3.2.1原辅材料
一、原料

项目运行生产原料为玉溪市服务范围内医疗废物（只处置感染性废物、损伤性废物以及病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等不可辨识的病理性废物），一期处置量为1825t/a（5t/d）、二期处置量为1825t/a（5t/d）。

二、能源及辅料

项目生产过程使用电作为能源，使用次氯酸钠、84消毒液等进行消毒，使用活性炭净化烟气，使用R-22制冷剂用于冷库制冷，项目主要辅料用量见下表。

表3.2.1-1    主要能源及辅料用量
	序号
	项目
	单位
	一期用量
	二期用量
	满负荷
合计用量

	1
	水
	t/a
	2456.5
	2456.5
	4913

	2
	电
	万kWh /a
	19.22
	19.22
	38.44

	3
	84消毒液
	t/a
	1.05
	1.05
	2.1

	4
	次氯酸钠
	t/a
	0.5
	0.5
	1.0

	5
	活性炭
	t/a
	0.75
	0.75
	1.5

	6
	R-22制冷剂
	t/a
	0.15
	0.05
	0.2


3.2.2生产工艺
3.2.2.1高温蒸汽处理工艺技术介绍

医疗废物高温蒸汽处理工艺系统是高效、节能、清洁、环保、经济为特点的消毒灭菌与破碎同时进行的医疗废物高温蒸汽处理技术。目前、该项技术除已被广泛应用于美国、加拿大、墨西哥、希腊、印度等国家，本项目使用的医疗废物高温蒸汽处理工艺系统适合中国国情，具有消毒程度高、低能耗、低处理成本、操作简单、维护方便等独特的技术优势。
3.2.2.2灭菌原理

随着医疗废物处理领域管理及相关环境保护法制力度的不断加强，高温蒸汽处理法已成为焚烧之外的另一种医疗废物的基本处置技术。

灭菌是指杀灭或清除传播媒介上的所有微生物（包括芽胞），使之达到无菌程度。微生物包括细菌（细菌芽孢）、细菌繁殖体、真菌、病毒等。其中细菌芽胞对消毒因子耐力最强，具有顽强的抵抗力。高温蒸汽处理系统的设计是以最难杀灭的芽孢（耐热性很强的嗜热性脂肪杆菌芽孢Bacillus Stearothermophilus Spores）的杀死作为标准。灭菌温度越高，微生物死亡的时间就越短，即所需的灭菌时间就越短，灭菌效率就相应越高。高压蒸汽灭菌的原理是将蒸汽输入密闭的处理容器内，温度随蒸汽压力增高而升高，当温度达134℃时，维持45min，利用高温释放的潜热进行灭菌，可杀死包括细菌芽胞在内的微生物。

3.2.2.3工艺流程

医疗废物高温高压蒸汽灭菌处理主要包括以下几个阶段：收集运输储存、灭菌进料、灭菌阶段、破碎毁形，医疗废物高温蒸汽处理工艺流程见下图。
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图3.2.2-1 项目生产工艺流程图
一、收集、运输、储存

医疗废物收集运输流程及责任：

（1）医疗机构 

按照《医疗废物分类目录》中的分类标准和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的要求自建医疗废物收集贮存设施，分类收集和包装医疗废物，禁止混合包装。采用专用容器包装，由包装袋、利器盒、周转箱组成，专用容器及其标识应满足《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008） 的要求。均不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。

（2）处置场所

①医疗废物接收

医疗废物接收、贮存与厂内输送执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》和《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）中的有关规定。处理单位在接收医疗废物时，应检视包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求以及是否对应相关转移联单制度，处理单位可拒绝接收不符合要求的医疗废物。设置医疗废物物流进厂控制管理站，对进厂医疗废物，分别建立完善 的医疗废物申报企业档案及医疗废物收集储存档案，医疗废物的收集、处 理、处置全过程，严格执行原国家环保总局制定的“五联单”制度。

对进厂医疗废物，核对五联单上各项数据，登记签收，计量后送到冷库等待处理。

②医疗废物转运及其运输路线

医疗废物运输车由本项目置备，车辆条件应符合《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）等相关标准规范的要求。按照医疗废物装载比重 250kg/m3设计车厢容积，满载后车厢容积留有1/4的空间不装载，以利于内部空气循环，便于消毒和冷藏降温。按照最大允许装载质量和医疗废物装载比重 250kg/m3计算限制装载线高度，并在车厢侧壁予以标识。

医疗废物日产日清，部分运输路线较远的医疗废物48小时内收运。 本项目采用陆路通道运输，运输路线结合实际情况，兼顾安全性和经济性的综合原则进行考虑，尽量避开居民集中区、水源保护区等敏感区域和交通堵塞路段，错开上下班高峰期，符合《医疗废物管理条例》第十五条规定：禁止邮寄医疗废物；禁止通过铁路、航空运输医疗废物；有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需 经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输；禁止将 医疗废物与旅客在同一运输工具上载运；禁止在饮用水源保护区的水体上 运输医疗废物。

③医疗废物贮存

处置点医疗废物卸料、贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。由于医疗废物的有毒、有害性，不宜长时间的存储，因此，运至集中处置点后，尽可能做到“日进日清”，只在冷库短时间存放。根据《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020），“处理处置单位对感染性、损伤性、病理性废物的贮存应符合以下要求：a）贮存温度≥5℃，贮存时间不得超过24小时；b）贮存温度＜5℃，贮存时间不得超过72小时；”本项目建设的冷库设计温度为-5～5℃（可调），可以满足要求。
二、上料

盛装待处理医疗废物的周转箱通过“周转箱输送系统”运输至上料机，通过自动上料机将周转箱中的医疗废物倒至灭菌小车内（不锈钢材质）里，然后通过“灭菌车自动输送系统”将医疗废物送入高温蒸汽灭菌器内。空周转箱通过“空周转箱输送系统”进入“周转箱清洗消毒装置”进行消毒。

整个上料过程采用全自动系统，无需人工操作。
三、高温蒸汽灭菌
高温灭菌法是利用高温高压蒸汽消灭细菌的一种方法。适用于受污染的敷料、工作服、培养基、注射器等，蒸汽在高压下具有温度高、穿透力强的优点。灭菌过程分为以下几个步骤：

1、准备工作

灭菌小车装入高温蒸汽灭菌器后，锁定前后门，并设定灭菌处理程序。运行高温蒸汽灭菌器已预先设定好的灭菌程序进行灭菌处理。装载量不超过灭菌车荷载及预留空间要求，防止医疗废物散落于灭菌设备内腔。
2、高温灭菌

根据《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）“6.2工艺选择”：6.2.1 医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工艺应至少设置一种工艺环节增强蒸汽的热穿透性和热均布性，包括但不限于：a）蒸汽消毒处理前对消毒舱进行预真空；b）蒸汽消毒处理前对医疗废物进行破碎；c）蒸汽消毒处理过程中搅拌医疗废物。
（1）预真空
在高温蒸汽灭菌作业前，应排出灭菌室内的空气，因为空气是热的不良导体，容易阻挡蒸汽与废物的接触，形成“冷岛效应”，影响灭菌效果。并且医疗废物成袋堆积在灭菌车内，袋内和袋之间空隙的气体也会影响灭菌效果，因此，《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）规定应采取预真空或脉动真空方式排出灭菌室内的空气，要求脉动真空完成后杀菌室内的空气排出率不小于98%，预真空后杀菌室内的真空度不宜低于0.09MPa，才能提高热传导效率和灭菌效果。本项目采用预真空工艺，真空压力抽至-0.09MPa。

本项目采用蒸汽动力真空泵进行预真空，从高温蒸汽灭菌锅内抽出的废气含菌，在抽出的过程中，通过一个特制的高速混合管段与超过160℃的高温蒸汽进行剧烈混合，利用高温蒸汽进行灭菌和除臭，然后在冷凝器中进行快速冷凝，不凝气体异味基本消除，冷凝液温度降至50℃，冷凝液送入生产废水预处理站处理。不凝气体经过后端“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后外排，不采用下排气式处理设备。
（2）高温蒸汽灭菌

将高温蒸汽通入高温灭菌处理锅，使锅内的温度升至134℃，此时压力不小于0.22MPa，对锅内的医疗废物进行高温蒸汽杀菌处理，经过45min后即可达到国家标准规定的灭菌指标，即“以嗜热性脂肪杆菌芽孢（Bacillus stearothermophilus spores ATCC7953或SSI K31）作为指示菌种衡量医疗废物高温蒸汽处理设备的杀菌效果，要求微生物杀灭对数值大于４或微生物灭活效率大于99.99％。”

（3）排汽
打开排汽阀，排汽至0.1Mpa，该过程约5min，打开真空泵对内室抽空。内室压力下降至排汽零位，程序状态转干燥过程，真空泵继续对内室进行抽空干燥。该过程排出的蒸汽经过冷凝器的作用，大部分蒸汽冷凝成水，冷凝液送入生产废水预处理站处理。不凝气体经过后端“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后外排。
（4）后真空干燥
泄压排汽后，抽真空，进入干燥阶段。通过蒸汽动力真空泵抽出高温蒸汽灭菌锅内余下的部分水蒸气，压力一次性抽至0.09MPa以下，维持5min。采取真空方式进行干燥，以降低冷凝液盐分的产生。当持续时间达到设定的干燥时间后，灭菌室的空气进气口阀门自动打开与室外相通，直至室内压力与外界大气压达到平衡。经干燥后的箱体内充入空气完成压力平衡后完成干燥。物料干燥后含水率不大于20%。
3、卸载（出料）

当医疗废物一个处理周期完成，高温处理锅门自动打开，专用灭菌车推出并由升降系统将消毒灭菌后的医疗废物倒入破碎机中。处理锅、灭菌车继续下一个周期的工作。自动开门时，后真空未尽蒸汽已不含菌，但有异味，经集气罩负压抽排，改善作业环境，以降低恶臭异味影响。
本项目生产线可间歇操作，日处理量可以达到10t。当医疗废物量因客观原因忽多忽少时，可调整工作班次，增减作业时间，满足医疗废物处置的需要。
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图3.2.2-2 高温蒸汽灭菌压力、温度随时间变化曲线
四、破碎处理
破碎处理的目的是将高温灭菌后的医疗废物进行破碎毁形处理。根据《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）要求，医疗废物应破碎毁形。
高温灭菌处理结束后，灭菌消毒的医疗废物碎片通过自动输送系统从出料门自动排出至输送装置上送入破碎机进行破碎处理。破碎过程是由两条旋转刀轴完成，通过差速剪切、撕裂和挤压使在高温消毒处理过程中已被初破碎后、干燥的医疗废物进行进一步的破碎毁形，能够同时破碎硬的物料（如玻璃，针头，手术刀等）和破碎软的物料（如纱布，包装袋等塑料制品），废物可以达到破碎毁形的目的。破碎后的医疗废物通过密闭式输送装置送至运输车，直接运至生活垃圾焚烧厂进行处置。
五、运输车辆和周装箱清洗消毒
（1）消毒剂及其消毒原理

项目使用消毒剂为84消毒液（主要成分次氯酸钠NaClO），其中浓度为含氯1000mg/L。
次氯酸钠消毒液是由次氯酸盐和阴离子表面活性剂为主要成分经复配反应而成。其杀菌原理主要是次氯酸钠水溶液生成HOCl，HOCl是中性分子，分子空间结构与水相近，易扩散到带电荷的菌体表面，并通过细胞壁穿透到菌体内部，作用于微生物核酸，同时HOCl可以将-SH氧化为二硫键，导致细菌死亡。此外，次氯酸分解产生的新生氧活性很高能氧化菌体蛋白质，改变细胞膜的通透性，使细胞内容物向外渗漏，导致细菌死亡。
（2）车辆消毒

本项目的医疗废物运输车辆1天清洗1次。医疗废物运输车卸载后，转至车间外车辆洗消区，用含84消毒液喷洒汽车外表面和内部空间进行消毒，喷洒后关紧车门密闭30min后，开启车门并自然通风30min以上。消毒完毕后利用高压清洗机对车厢内外的污渍进行冲洗清除，设置1个3m3的转运车消毒废水收集池，转运车清洗废水经收集后送入生产废水预处理站。
（3）周转箱消毒

本项目的周装箱每使用1次，便进行1次清洗消毒，采用次氯酸钠药剂，周转箱的消毒清洗采用“周转箱自动清洗消毒系统”进行。
自动清洗消毒系统由驱动电机、风机、链式输送机、高压水泵、自动给水泵、自动给液泵、报警装置、固定装置及自动控制系统组成。该系统分为清洗室、消毒室和吹风室三个部分。使用过的周转箱固定于自动清洗系统的传送带上，电机启动，周转箱先被自动送入清洗室内，设在清洗室内的喷嘴将清洗液喷洒在周转箱的外壁和内部，清洗液喷嘴向周转箱的外壁和内部喷出清洗液进行10～40s的清洗。清洗结束后，周转箱进入消毒室进行10～40s的消毒液（次氯酸钠）消毒。消毒结束后，输送带启动，容器在传送带的带动下被送入吹风室内，通过设置的传感器动作将容器停留在指定位置上，输送带暂停，进行10～60s的吹风。吹风结束后，输送带启动，周转箱从烘干室出来被自动传送到系统的末端，输送带停止。由人工将周转箱从输送带上取下进行最后整理，用于下次的使用。根据设计资料，清洗消毒系统每小时可清洗60-70个周转箱。
清洗消毒系统中的消毒液循环使用，直至当天清洗消毒工作结束后，设置1座15m3的周转箱消毒废水收集池，经收集后送入生产废水预处理站。
六、废水消毒
根据《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）要求，“高温蒸汽消毒处理过程产生的残液应经消毒处理后排入生产废水处理设施，消毒处理效果应不低于医疗废物高温蒸汽消毒处理要求，可采用热力消毒方式对残液进行消毒处理。”
项目高温灭菌锅产生的废冷凝液与其他生产废水一同排至生产废水预处理站（调节池+沉淀+次氯酸钠消毒工艺），预处理后送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用于焚烧厂。

七、冷库消毒

本项目每天对冷库消毒1次，采用喷洒消毒药水方式消毒，处理完医疗废物后进行清洗并喷洒消毒药水，冷库清洗废水排至生产废水预处理站（调节池+沉淀+次氯酸钠消毒工艺），预处理后送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用于焚烧厂。
八、医疗废物处理车间作业区清洗
医疗废物处理车间作业区四周设置水渠，水渠上盖格网，为保持作业区清洁，冲洗作业区地坪时，收集地坪清洗废水经管道输送至生产废水预处理站（调节池+沉淀+次氯酸钠消毒工艺），预处理后送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用于焚烧厂。
3.2.2.4灭菌效果的保证

1、灭菌率的评定标准

根据规范要求以，高温蒸汽灭菌处理工艺以耐热性很强的嗜热性脂肪杆菌芽孢（Bacillus Stearothermophilus Spores）作为指示菌种，要求灭菌率不小于99.99%。

2、灭菌效果的检测方法

根据项目采用的工艺设备特点，灭菌处理效果需进行生物以及化学方法的检测，具体要求如下：

生物方法检测：

（1）委托具有相关专业能力的第三方机构对高温蒸汽处理设备处理效果做例行检测，检测频率为每半年不少于一次；

（2）运营单位应具备处理效果生物检测能力，根据高温蒸汽处理设备运行情况自行做不定期的生物检测，一般每周不少于一次；高温蒸汽处理设备检修之后，必须进行相应的处理效果生物检测。

（3）检测方法为定期将嗜热性脂肪杆菌芽孢（Bacillus Stearothermophilus Spores）的生物测试试管置于处理容器内，完成一次操作过程后；将测试试管取出，对其中的嗜热性脂肪杆菌芽孢进行再培养；如果其没有再增长，说明其中的细菌芽孢被100%灭活，并以此判断整个消毒灭菌过程是否达到要求。

（4）进行处理效果生物检测时，应确保在高温蒸汽处理设备的正常工况条件下进行，同时应确保生物指示剂测试包（或测试容器）放置于杀菌室内蒸汽处理效果最难保证的空间位置，以真实反映处理效果。

（5）检测人员应记录检测周期内的处理温度、处理时间、压力、废物装载量、废物类型、生物指示剂测试包（或测试容器）类型、生物指示剂测试包（或测试容器）的装载方式、装载位置等与检测结果相关的内容以及整个检测程序。生物检测结果应与同批次的上述记录内容一同构成处理效果证明的依据，并存档以备环境保护部门检查，不得伪造记录数据和生物检测结果。

化学方法检测：

（1）对每批处理的医疗废物都应采取化学方法检测处理效果，可采用化学指示管（卡）检测方法或化学指示胶带检测方法。

（2）做法参照国家关于高温蒸汽处理效果检测的测试标准进行。

（3）不合格情况下的处理办法

若通过上述方法判定处理效果不合格，应评估不合格的原因，及时解决存在的问题并进行记录存档。处理效果验证期间所处理的医疗废物均视为未处理，还需按照规定对其重新处理。
3.2.3相关平衡

3.2.3.1物料平衡

根据设计资料，高温蒸汽医疗废物处理设备每批次额定处理455kg医疗废物，每一次处理流程由进料、升温、杀菌、减压、出料等几个步骤构成，其中杀菌过程为45分钟，加上其余步骤，每批次处理的时间80min左右，设计每天设备运行时间为16小时，满负荷状态下每天处理11批次。
医疗废物的含水率在20～40%之间，本次评价取中间值30%。根据设备参数，医疗废物处理过程中消耗蒸汽量为455kg/批次，处理过程中蒸汽损耗为65kg/批次，处理后医疗废物含水率10~15%，水分去除率取18%。

医疗废物高温蒸汽消毒过程中变化的物料主要是水分的变化，本项目一期和二期物料平衡见下图。
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图3.2.3-1   项目一期物料平衡图
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图3.2.3-2   项目一期+二期物料平衡图
3.2.3.2水平衡

本项目用水包括生产用水、员工生活用水、绿化用水以及初期雨水。生产用水主要有高温蒸汽灭菌锅用水、消毒清洗用水、生产车间地坪冲洗用水及喷淋洗涤塔用水。
一、生产用排水
1、消毒清洗用水

（1）医废转运车消毒清洗用水

本项目建成后共使用医废转运车5辆，医废转运车每天消毒1次，消毒后清洗，清洗水用量以120L/辆·次计。则医废转运车消毒、清洗总用水量约为0.6m3/d，排水量按照用水量80%计算，排水量为0.48m3/d，进入生产废水预处理站处理。
（2）周转箱消毒清洗用水
本项目建成后满负荷状态下消毒清洗周转箱共1000个，周转箱表面积2.96m2/个（长×宽×高＝600mm×500mm×400mm，内外消毒），消毒、清洗耗水量以3L/m2计。则周转箱消毒、清洗总用水量约为8.88m3/d，排水量按照用水量80%计算，排水量为7.10m3/d，进入生产废水预处理站处理。
2、废冷凝液和医废残液

项目满负荷运行情况下，蒸汽消耗量为10.0t/d，高温蒸汽灭菌锅处理过程中蒸汽损耗1.44t/d，则蒸汽冷凝水外排量为8.56t/d。处理前医疗废物中含水率约20%~40%，评价折中取30%，经处理后的医疗废渣含水率10%~15%，水分去除率取18%。项目满负荷状态下医疗废物处理量为10.0t/d，则医疗废物残液为1.8t/d。故高温蒸汽灭菌设备冷凝废水和医疗废物残液为10.36t/d，一期和二期产生量均为5.18t/d。主要污染物为BOD5、COD、SS、氨氮，进入生产废水预处理站处理。

3、生产车间地坪冲洗用水

卸料和转运车消毒区、上料区、医废处理区每天消毒1次，合计面积280m2；冷库按三天全面消毒1次计，消毒至2m高墙面，面积约53.36m2，总面积约为333.36m2，消毒后清洗2次，消毒、清洗耗水6L/m2，则总用水量2.0m3/d，排水量按照用水量80%计算，排水量为1.6m3/d，进入生产废水预处理站处理。
4、冷却循环水系统用水

生产过程中需要对生产设备进行循环冷却，冷却循环系统用水量为32.0m3/d（2.0m3/h），来源于生活垃圾焚烧厂现有循环水系统，冷却后返回生活垃圾焚烧厂。
5、喷淋塔用水

根据可研设计，项目2座喷淋塔喷淋量为48m3/h（768.0m3/d）。喷淋塔中喷淋环节主要是对温度仍较高的出料口废气、破碎废气进行喷淋降温，高温蒸汽灭菌器产生的废气已经过冷凝器处理，温度已经降低，出料和破碎时产生废气时间短、温度比在灭菌器内有所降低，此处喷淋水消耗量不大，少量喷淋水将会汽化后随废气外排，损耗量约占1%，即损耗水量为7.68m3/d，需定期补充新鲜水。随着喷淋水中盐浓度不断升高，为保证效率循环喷淋水需定期排放，排放量以循环使用量的0.5%核算，即喷淋水排放量为3.84m3/d，定期排放废水送至生产废水预处理站处理。
6、化验室用水
根据可研设计，化验室用水量约1.0m3/d，排水量按照用水量80%计算，与现有化验室废水一同处置，不再计入本项目。

7、电锅炉用水
本次新建1台2.5t/h的电锅炉，用于生活垃圾焚烧厂停炉检修期间蒸汽供给。根据前文所述，生活垃圾焚烧厂内已建1套出水能力为10m³/h的除盐水系统，采用全膜法（超滤+两级反渗透+EDI）除盐系统进行软水的制取。
项目电锅炉年使用时间30天（以每年计划停炉检修时间计），每天4小时，年运行时长480小时，软水使用量为10m3/d。根据前文所述，除盐水系统产软水率为65%，原水处理后产生35%的浓水，因此总用水量为15.39m3/d、浓水产生量为5.39m3/d，排入中水处理站进行处理。

现有除盐水系统制备的软水用于生活用水、余热锅炉、SNCR、加药等环节，软水用量为66.5m3/d、浓水产生量为35.5m3/d。生活用软水为11.5m3/d，余热锅炉、SNCR、加药等软水用量55m3/d。停炉检修时，上述生产工段均停止生产，因此本项目电锅炉使用的软水未突破正常生产情况下的软水用量，浓水也未新增，不再计入本项目水平衡。
锅炉定期排污水按软水用量的2%计，即2.0m3/d定期排至生活垃圾焚烧厂内余热锅炉降温池作为冷却循环冷却补充水使用。

二、生活用排水
本项目不新增劳动定员，从现有生产人员中调配，不新增生活污水。
三、绿化用水
项目位于“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，项目绿化依托现有已建绿化工程，不涉及新增绿化用水。
四、初期雨水
项目位于“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区西南角，该区域地势较低，且用地与生活垃圾焚烧厂被物流道路分隔开。同时《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）6.1.9小结提出：集中处理工程应设置事故应急池和初期雨水收集池。
本次针对运输车辆厂内部分运输道路（入口至地磅、地磅至处理车间、门岗区）和生产区域（包括屋面雨水）收集初期雨水，上述区域面积约2000m2。项目位于玉溪市通海县，尚未查找到当地暴雨公式，参考昆明暴雨公式进行计算。
q=700（1+0.775lgP）/t0.496

雨水设计流量按下列公式计算：

Q=qΨF

Q--雨水设计流量  （L/s）

q--设计暴雨强度 （L/s.ha）

Ψ--径流系数 

F--汇水面积 （ha）

系统参数取值如下：

屋面雨排水系统：重现期--10年，集水时间--5min，径流系数--1.0。

地面雨排水系统：重现期--3年，集水时间--10min，径流系数--0.65。

初期雨水收集汇水面积约2000m2。经计算，暴雨强度q=303.65 L/（s·ha），径流系数按0.65计取，前15分钟的雨水量为35.5m3。

根据上述计算，初期雨水量为35.5m3，考虑1.2的系数并取整，本次设置1座50m3初期雨水收集池收集项目区域及周边的初期雨水。初期雨水收集后分批次送入新建的生产废水预处理站处理后，送至生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用，不外排。

本项目水平衡见下图。
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图3.2.3-2   项目晴天水平衡图（m3/d）
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图3.2.3-3   项目雨天水平衡图（m3/d）
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图3.2.3-4  扩建后全厂水平衡图（晴天） 单位：m3/d
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图3.2.3-5  扩建后全厂水平衡图（雨天） 单位：m3/d
3.2.3.3蒸汽平衡

项目所用蒸汽来源于生活垃圾焚烧厂已建的1台中温次高压（450℃、6.4MPa）余热锅炉，锅炉最大蒸发量59.2t/h，在供给生活垃圾焚烧厂和在建餐厨垃圾项目使用的情况下，尚有1.3t/h的余量可供本项目使用；当生活垃圾焚烧厂检修时，启用本次新建的2.5t/h电锅炉供汽，确保医疗废物的及时处置。根据设备参数，医疗废物处理过程中消耗蒸汽量为455kg/批次，即为10.0t/d，具体用汽情况见下表。
表3.2.3-1   本项目蒸汽平衡表
	蒸汽来源情况
	用蒸汽情况

	名称
	数量（t/d）
	名称
	数量（t/d）

	生活垃圾焚烧厂余热锅炉
	10.0
	升温
	3.46

	
	
	灭菌
	5.10

	
	
	损耗
	1.44


表3.2.3-2   全厂项目蒸汽平衡表
	蒸汽产量（t/h）
	蒸汽供应及损耗（t/h）

	余热锅炉
	59.2
	至空预器抽汽
	6.189

	
	
	至除氧器抽汽
	6.247

	
	
	至低加抽汽
	5.32

	
	
	至轴封抽汽
	0.73

	
	
	汽轮机做功后乏汽
	38.964

	
	
	餐厨供汽
	0.45

	
	
	预留医废项目供汽
	0.625

	
	
	余量
	0.675

	产汽合计
	59.2
	耗气量合计
	59.2


3.2.4污染物产排情况

3.2.4.1施工期污染源分析

本项目施工期为6个月，施工人员为30人，施工人员均不在场地内食宿。

（1）施工期主要污染工序

①废气：项目施工期废气主要为扬尘、施工机械、车辆运输废气及装修废气，其中扬尘为施工场地、土方的开挖、场地平整、场地清理及堆场扬尘、来往车辆所造成的现场道路扬尘；

②废水：项目施工期废水主要为建筑施工废水、施工人员生活污水、雨季形成的地表径流；

③噪声：项目施工期噪声主要为推土机、挖掘机、搅拌机、运输车辆等各类机械运行产生的噪声；

④固废：项目施工过程产生的土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

⑤生态：场地平整、基础开挖、地表植被的破坏会产生水土流失。

（2）施工期主要污染物分析

①施工期废气

本项目施工期废气主要为扬尘、施工机械废气、车辆运输废气。

A、扬尘

本项目施工扬尘是施工场地土方的开挖、场地平整、场地清理及堆场扬尘和来往车辆所造成的现场道路扬尘。

施工扬尘源排放量可参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》整个工地的扬尘总体估算方法进行计算，施工扬尘源包括土方开挖、地基建设、土方回填、主体建设、装饰装修等过程产生的扬尘。 

施工扬尘源中颗粒物排放量的总体计算公式如下：

WCi = ECi × AC × T

ECi = 2.69 × 10-4 ×(1-η)

式中：WCi 为施工扬尘源中PMi总排放量，t/a；

      ECi为整个施工工地PMi的平均排放系数，t/（m2•月）； 

      AC为施工区域面积，m2。（本项目取903.64m2） ；

      T为工地的施工月份数，一般按施工天数/30计算，（本项目取6个月）；

η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%（根据各类控制措施的控制效率颗粒物取96%、PM10取80%、PM2.5取70%）。 

该公式适用于总体估算整个建筑施工区域的排放总量，颗粒物、PM10和 PM2.5排放量根据施工积尘的粒径分布情况估算获得。 

根据上述公式可计算项目整个施工场地厂界扬尘颗粒产生量，项目施工时间为 6个月，占地面积为588.88m2。经计算得出项目区施工期产生的扬尘总量为 0.38t。

B、机械、运输废气

本项目施工过程中燃油机械、运输车辆在使用过程中会产生一定量的 CO、NOx以及未完全燃烧的 THC 等，产生量较小。其特点是排放量小，属于间断性无组织排放，对环境影响较小。

②施工期废水

项目施工期废水主要为建筑施工废水、施工人员生活污水、雨季形成的地表径流。

A、生活污水

本项目施工期为6个月，共有施工人员30人，均不在施工场地食宿，施工人员生活污水依托生活垃圾焚烧厂现有生活污水收集及处理系统处理后回用，不外排。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53T168-2026），清洗用水定额按20L/人·d，则本项目施工期施工人员生活用水量为0.6m3/d，排污系数按0.8计，则本项目施工期施工人员生活污水产生量为0.48m3/d。依托现有生活垃圾焚烧厂生活污水收集处理系统处理后回用，不外排。

B、建筑施工废水

本项目建筑施工废水主要是施工期间产生的泥浆水，具有污水量小，泥砂含量高（泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般含量为80～120g/L。本项目医疗废物处理车间为单层钢筋混凝土框排架结构为，参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中“建筑业用水定额—框架结构”，用水定额为 1.5m3/m2，项目总占地面积588.88m2，施工用水量883.32m3。根据经验类比，施工废水产生量约为用水量的5%，则施工废水量约44.17m3。项目建设周期约为 6个月，施工废水量约0.25m3/d。这部分污水主要污染物为泥沙，废水悬浮物浓度较大，SS约3000mg/L，依托生活垃圾焚烧厂现有污水收集及处理系统处理后回用，不外排。

C、暴雨地表径流

暴雨地表径流主要指冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等高浊度废水，不但会夹杂大量泥沙，而且会携带泥沙和少量泄漏的油类等污染物。 

项目场地现状为空地，位于生活垃圾焚烧厂西南角，地势较低，新建1座5m3暴雨径流收集池，收集后送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用，不外排。
③施工期噪声

本项目施工期间使用的机械设备主要有挖掘机、装载机及运输车辆等，运行产生的噪声会对项目周边声环境造成一定污染。参照同类型项目施工噪声源强值，项目施工期主要噪声源强见表3.2.4.1-1：

表3.2.4.1-1  施工期主要噪声源强

	施工机械声级

	施工阶段
	声源
	声级 dB(A)

	主体建筑建设阶段
	挖掘机
	100

	
	装载机
	95

	
	切割机
	110

	室内外装修阶段
	电锯
	110

	
	切割机
	110

	交通运输车辆声级

	施工阶段
	车辆类型
	声级 dB(A)

	主体建筑及配套设施建设阶段
	载重车
	85


④施工期固体废弃物

施工期项目固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾、开挖的土石方及建筑垃圾。

A、生活垃圾

本项目施工期生活垃圾主要是施工人员日常生活产生的垃圾，产生量按0.5kg/人·d计，施工期为6个月，共有施工人员30人，则项目施工期生活垃圾产生总量为2.74t，定期收集后直接送入生活垃圾焚烧厂处置。

B、土石方

本项目施工期土石方主要来源于场地平整、建筑物基坑开挖等，拟建项目地块自身条件较好，项目的挖方大部分在坡度放缓处及道路区域即可全部消纳，无弃方产生。

C、建筑垃圾

项目用地范围上现有1座1层高闲置空房，面积约200m2，施工期需要对其进行拆除。按照经验系数，每平米砖混结构住宅拆除产生建筑垃圾1.0吨，因此拆除该旧房会产生约200t建筑垃圾。

据类比调查，一般建筑垃圾产生量约为10kg/m2，即单位建筑面积的产生量为10kg/m2，本项目建筑面积 588.88m2，则项目施工期间建筑垃圾产生量为5.89t。

综上，项目施工期建筑垃圾产生量约205.89t。项目在建设过程中，建筑垃圾定期进行清运至指定建筑垃圾堆放点，设备安装产生边角废料由施工单位收集外售。
3.2.4.2运营期污染源分析

3.2.4.2.1废气
一、有组织废气

本项目建设2条5t/d高温蒸煮处理线，分期建设，一期建设1条5t/d生产线、二期建设1条5t/d生产线。每条生产线废气收集、处置及排气筒均一致，因此仅针对1条生产线进行计算。

项目产生的有组织废气分别为冷库抽风废气、上料废气、灭菌废气、出料废气以及破碎废气。本项目在上料口、出料口、破碎机上方设置有集气罩，集气效率90%；冷库设置负压抽风系统；高温蒸汽灭菌器设置蒸汽动力真空泵，进行抽气。上述全部废气汇总后进入“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后，经2根15m高排气筒外排。

1、冷库抽风废气（G1/G6）

在冷库内设置有负压抽气系统，废气经抽取后进入“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后，经2根15m高排气筒外排。主要污染物有氨和硫化氢。
2、上料废气（G2/G7）

在上料口设置集气罩，集气效率90%，收集后的废气进入“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后，经2根15m高排气筒外排。主要污染物有氨和硫化氢。

3、灭菌废气（G3/G8）

医疗废物含有少量病原微生物，故采用高效过滤膜对废气进行过滤，彻底处理致病微生物。高温灭菌锅采用全封装密闭结构，设有抽风系统（包括处理前预真空和处理后真空），医疗废物经高温灭菌消毒后已不含病菌，主要污染物是恶臭气体，废气进入“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后，经2根15m高排气筒外排。
经过处理废气中的细菌、芽孢（不论是否仍具有活性）等都被截留下来，截留效率可达99.999%以上，非甲烷总烃处理效率可达80%以上，NH3、H2S等恶臭气体的处理效率可达80%以上。
4、出料废气（G4/G9）

在出料口设置集气罩，集气效率90%，收集后的废气进入“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后，经2根15m高排气筒外排。废气污染物主要含恶臭气体（氨、硫化氢）、非甲烷总烃。
5、破碎废气（G5/G10）

高温灭菌后的医疗废物进入破碎机进行破碎，在破碎机上方设置集气罩，集气效率90%，收集后的废气进入“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后，经2根15m高排气筒外排。废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、恶臭气体（氨、硫化氢）。
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）的要求，对于污染物源强核算应采用物料衡算法、类比法、实测法、产排污系数法、实验法等方式方法进行确定。针对本项目的建设性质，从建设单位来看属于扩建工程，从实际建设来看属于新建工程，按照技术指南应优先选择类比法、物料衡算法、产污系数法进行源强核算。

本次评价类比绵阳市医疗废物集中处置中心例行监测数据用于产排污核算。绵阳市医疗废物集中处置中心（简称“绵阳医废项目”）运营单位为绵阳中科绵投危险废物治理有限公司，属于绵阳中科绵投环境服务有限公司全资子公司，与本项目建设单位玉溪中科环境科技有限公司均隶属于北京中科润宇环保科技股份有限公司，属于同一体系内子公司。
绵阳医废项目于2015年11月取得环评批复文件，2020年1月完成自主验收，实际建设1条5t/d医疗废物高温蒸煮处理生产线，有组织废气包括贮存废气和灭菌废气（包括上下料、灭菌过程及破碎），采用“喷淋塔+除雾器+活性炭高效过滤器”处理后经20m排气筒排放。

本次评价收集了2024年1月、11月，2025年1月、4月、8月共5个月份自行监测报告（报告编号分别为：A2230448115317C、绵凯（2024）检12117W号、绵凯（2025）检01143W号、绵凯（2025）检05014W号、凯乐检字（2025）第081125W号），该项目处置规模和生产工艺均与本项目一致，废气处理系统与本项目类似。监测期间生产工况在80%~100%间，类比可行。

表3.2.4.2-1 绵阳医废自行监测数据

	污染源
	污染物
	治理措施
	生产工况
	废气量（m3/h）
	排放浓度最大值（mg/m3）
	排放速率最大值（kg/h）
	生产工况
	废气量（m3/h）
	排放浓度最大值（mg/m3）
	排放速率最大值（kg/h）
	生产工况
	废气量（m3/h）
	排放浓度最大值（mg/m3）
	排放速率最大值（kg/h）

	
	
	
	2024.1.25
	2024.11.27
	2025.1.3

	医疗废物（暂存废气、上料废气、灭菌废气、下料废气、破碎废气）
	颗粒物
	喷淋塔+除雾器+活性炭高效过滤器
	100%
	5240
	ND
	/
	100%
	4866
	17.55
	0.0854
	95%
	4852
	15.7
	0.0762

	
	非甲烷总烃
	
	
	7320
	7.06
	0.031
	
	5692
	6.32
	0.0360
	
	4992
	8.00
	0.0399

	
	NH3
	
	
	6144
	ND
	/
	
	6376
	0.33
	2.10×10-3
	
	5704
	＜0.25
	1.43×10-3

	
	H2S
	
	
	6144
	ND
	/
	
	7557
	0.03
	2.27×10-4
	
	4833
	0.02
	9.67×10-5

	
	臭气浓度
	
	
	6144
	354（无量纲）
	
	/
	229（无量纲）
	
	/
	263（无量纲）


（续）表3.2.4.2-1 绵阳医废自行监测数据

	污染源
	污染物
	治理措施
	生产工况
	废气量（m3/h）
	排放浓度最大值（mg/m3）
	排放速率最大值（kg/h）
	生产工况
	废气量（m3/h）
	排放浓度最大值（mg/m3）
	排放速率最大值（kg/h）

	
	
	
	2025.4.8
	2025.8.19

	医疗废物（暂存废气、上料废气、灭菌废气、下料废气、破碎废气）
	颗粒物
	喷淋塔+除雾器+活性炭高效过滤器
	85%
	3752
	19.1
	0.0717
	80%
	3171
	2.7
	8.56×10-3

	
	非甲烷总烃
	
	
	3664
	15.2
	0.0557
	
	3815
	2.24
	8.55×10-3

	
	NH3
	
	
	3780
	0.51
	1.93×10-3
	
	2955
	1.36
	4.02×10-3

	
	H2S
	
	
	3780
	0.04
	1.51×10-4
	
	2955
	0.03
	8.87×10-5

	
	臭气浓度
	
	
	/
	1288（无量纲）
	
	/
	263


根据上述例行监测数据，折合监测期间工况，绵阳医废项目有组织废气中各污染物最大排放速率见下表。
本项目废气治理措施相比绵阳医废项目基本一致，本次评价针对相同污染物选取类比项目中的排放速率最大值作为本项目废气污染物的排放速率。
表3.2.4.2-2 绵阳医废自行监测数据最大值

	污染源
	污染物
	最大排放速率（kg/h）
（未满负荷监测数据已折算为100%工况）

	医疗废物（暂存废气、上料废气、灭菌废气、下料废气、破碎废气）
	颗粒物
	0.0854

	
	非甲烷总烃
	0.0655

	
	NH3
	0.0023

	
	H2S
	2.27×10-4

	
	臭气浓度（无量纲）
	1515


本次评价根据上表取值进行有组织废气污染物核算，有组织废气污染物排放情况见下表。

表3.2.4.2-3   本项目有组织废气污染物源强核算结果表

	污染源
	污染物
	废气量（m3/h）
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	生产时间
	排气筒参数
	排放标准
	达标情况

	
	
	
	核算

方法
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	工艺
	效率%
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量
（t/a）
	
	
	
	

	一期
DA006（医废处置排气筒1#）
	颗粒物
	7500
	类比
	113.87
	0.854
	高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附
	90
	11.39
	0.0854
	0.499
	5840h
	高15m，内径0.53m
	120mg/m3，3.5kg/h
	达标

	
	非甲烷总烃
	
	类比
	87.33
	0.655
	
	90
	8.73
	0.0655
	0.383
	
	
	20mg/m3
	达标

	
	NH3
	
	类比
	3.07
	0.023
	
	85
	0.31
	0.0023
	0.013
	
	
	4.9kg/h
	达标

	
	H2S
	
	类比
	0.31
	0.00227
	
	85
	0.03
	2.27×10-4
	0.001
	
	
	0.33kg/h
	达标

	
	臭气浓度

（无量纲）
	
	类比
	10100
	
	85
	1515
	
	
	2000
	达标

	二期
DA007（医废处置排气筒2#）
	颗粒物
	7500
	类比
	113.87
	0.854
	高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附
	90
	11.39
	0.0854
	0.499
	5840h
	高15m，内径0.53m
	120mg/m3，3.5kg/h
	达标

	
	非甲烷总烃
	
	类比
	87.33
	0.655
	
	90
	8.73
	0.0655
	0.383
	
	
	20mg/m3
	达标

	
	NH3
	
	类比
	3.07
	0.023
	
	85
	0.31
	0.0023
	0.013
	
	
	4.9kg/h
	达标

	
	H2S
	
	类比
	0.31
	0.00227
	
	85
	0.03
	2.27×10-4
	0.001
	
	
	0.33kg/h
	达标

	
	臭气浓度

（无量纲）
	
	类比
	10100
	
	85
	1515
	
	
	2000
	达标


综上，本项目有组织排放的颗粒物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃能满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）中表3排放标准；氨、硫化氢、臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。
根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高度应高于周围200m 半径范围内的建筑5m 以上，不能达到该要求的排气筒，应按照其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。
本项目排气筒高度为15m，符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）15m的要求，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），15m高排气筒颗粒物50%排放速率为1.75kg/h，本项目颗粒物排放速率低于50%排放速率要求，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求。
二、无组织废气

1、医疗废物处理车间无组织废气

本项目所有生产设备均设置在医疗废物处理车间内，主要是上料口、出料口、破碎机集气率不能达到 100%情况下产生，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度存少量无组织排放情况。集气罩收集率90%（即 10%的废气逸散），估算项目颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放量。
根据前文核算，项目两期生产线有组织收集量为：颗粒物1.708kg/h、非甲烷总烃1.31kg/h、氨0.046kg/h、硫化氢0.00454kg/h、臭气浓度10100（无量纲）；破碎、进出料环节在封闭车间进行，抑尘效率约80%，则最终上料口、出料口、破碎机无组织废气两期合计排放量为：颗粒物0.038kg/h（0.222t/a）、非甲烷总烃0.146kg/h（0.853t/a）、氨0.005kg/h（0.029t/a）、硫化氢0.0005kg/h（0.003t/a）、臭气浓度1122（无量纲）。

（2）消毒液异味

转运车辆、周转箱、冷库的消毒使用均次氯酸钠消毒剂（NaClO，有效氯含量1000mg/L），以喷洒方式作用于转运车辆、周转箱外表面及冷库冲洗消毒区。
从化学机理而言，次氯酸钠（NaClO）在碱性或近中性条件下（稀释后工作液pH＞8.5）性质稳定，其在水溶液中主要以次氯酸根（OCl⁻）和次氯酸（HOCl）的形式存在，而非游离氯气（Cl₂）。游离氯气的产生需经历“HOCl + H⁺ + Cl⁻ ⇌ Cl₂(aq) + H₂O”的化学平衡，该平衡在碱性环境下极度偏向左侧，导致溶液中游离Cl₂(aq)的摩尔占比极低（通常＜0.01%），且气液分配（Henry定律常数）限制了其向气相逸散。
在实际喷洒作业中，尽管雾化过程会短暂增大气液接触面积，但由于工作液浓度低（有效氯含量为1000 mg/L）、作用时间短，周转箱洗消区和冷库均位于医疗废物处理车间内，设有强制通风；转运车辆洗消区位于车间外、设置有顶棚，通风环境较好。即便有微量氯分子生成，也会在开放环境中迅速稀释扩散并发生水解/光解反应。因此，无论是从热力学平衡还是实际工况来看，该过程挥发出的氯气量均属于极微量级别（理论估算在10-4~10-6 t/a量级），理论产生量极小，本次评价不对其进行核算。
（3）生产废水预处理站恶臭
项目新建1座生产废水预处理站，采用“调节池+沉淀+次氯酸钠消毒”处理工艺，该工艺不含生化系统，主要作用为前端消毒，因此本次评价不再对其产生的恶臭进行核算。

综上分析，本项目废气无组织排放情况见下表。
表3.2.4.2-4   拟建项目无组织废气污染物源强核算结果表

	污染源
	产污环节
	污染物
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	治理措施
	去除效率
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	排放时间（h）
	面源参数

	两期合计
医疗废物处理车间无组织废气
	上料、下料、破碎未收集的废气以及日常消毒
	颗粒物
	0.190
	1.110
	集气罩收集+厂房沉降
	80%
	0.038
	0.222
	5840
	长25m、宽23.8m、高9.80m

	
	
	非甲烷总烃
	0.146
	0.853
	/
	0
	0.146
	0.853
	
	

	
	
	NH3
	0.005
	0.029
	/
	0
	0.005
	0.029
	
	

	
	
	H2S
	0.0005
	0.003
	/
	0
	0.0005
	0.003
	
	

	
	
	臭气浓度
（无量纲）
	1122
	/
	0
	1122
	
	


三、非正常工况排放情况
本项目在工艺设计、设备选型、原料使用、自动控制、操作技术等方面均充分考虑了环境保护的要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常工况包括生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常、污染防治措施达不到应有效率。
本项目设置有2条5t/d高温蒸煮处理线，一期建设1条5t/d生产线、二期建设1条5t/d生产线，每条线单独设置有废气收集及处理设施，均保持一致。有组织废气（冷库抽风废气、上料废气、灭菌废气、出料废气以及破碎废气）进入“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后，经2根15m高排气筒外排。
项目非正常排放情况主要是车间废气治理设施运行出现事故，达不到设计要求处理效率时的污染物排放。本次评价设置1个非正常排放情景，即单个废气处理设施处理效率降低50%。
项目整体生产流程自动化程度较高，发生异常情况后及时进行原因排查和环保设备检测，一旦确定非正常工况属实，即刻停产检修，单次非正常工况持续时间按半小时计，各污染物排放源强情况见下表。
表3.2.4.2-5   废气非正常排放情况表
	污染源
	非正常条件
	排气筒高度（m）
	废气量（m3/h）
	污染物
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（kg/次）
	单次持续时间（min）
	年发生频次（次/年)
	应对措施

	DA006/DA007
	情景1
废气处理设施处理效率降低50%
	15
	7500
	颗粒物
	0.427
	56.93
	0.2135
	30
	1
	停产检修

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.3275
	43.67
	0.1638
	
	
	

	
	
	
	
	NH3
	0.0115
	1.53
	0.0058
	
	
	

	
	
	
	
	H2S
	0.001135
	0.15
	0.0006
	
	
	

	
	
	
	
	臭气浓度

（无量纲）
	5050
	
	
	


四、新增交通运输移动源废气
按照全年满负荷运行计算，项目两期全建设的情况下，每年运输医疗废物合计3650t，项目厂区物流出入口至地磅再到医疗废物处置车间的运输距离约0.5km，运输车辆采用全封闭的国VI型中型厢式货车，按10t/辆的汽车运输能力计算，新增交通量365车次/年。具体厂区内交通运输移动源废气排放量计算如下：
机动车尾气中污染物主要包括CO、HC、NOx、PM10、PM2.5、SO2，本次评价根据原环境保护部发布的《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》（公告2014年第92号）核算新增交通源污染物源强。

A、道路机动车排放清单

道路机动车排放量（E）主要包括尾气排放（E1）和HC蒸发排放（E2）两部分。其计算公式如下：

[image: image29.png]E=E +E,




其中机动车蒸发排放（E2）仅考虑以汽油为燃料的机动车蒸发排放。

B、道路机动车尾气排放量的计算

道路机动车尾气排放量的计算应尽可能在第三级排放源层面完成。其排放量计算公式如下：
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式中，E1为第三级机动车排放源i对应的CO、HC、NOx、PM2.5和PM10的年排放量，单位为吨；EFi为i类型机动车行驶单位距离尾气所排放的污染物的量，单位为克/公里；P为所在地区i类型机动车的保有量（本次评价应为本项目新增车次），单位为辆；VKTi为i类型机动车的年均行驶里程，单位为公里/辆。机动车尾气排放系数的计算公式如下：

[image: image31.png]EF,=BEfKgxy;x 4%




式中，EFi,j为i类车在j地区的排放系数，BEFi为i类车的综合基准排放系数，[image: image32.png]5l



为j地区的环境修正因子，[image: image33.png]


为j地区的平均速度修正因子，[image: image34.png]


为i类车辆的劣化修正因子，[image: image35.png]


为i类车辆的其他使用条件（如负载系数、油品质量等）修正因子。

环境修正因子包括温度修正因子、湿度修正因子和海拔修正因子三部分，其修正公式如下：

[image: image36.png]D = Py Bor™ Brin




式中，[image: image37.png]L7



为温度修正因子，[image: image38.png]


为湿度修正因子，[image: image39.png]Beier



为海拔修正因子。

C、机动车蒸发排放量的计算
机动车行驶及驻车期间蒸发排放的碳氢化合物（HC）按照下式进行计算：
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式中，E2为每年行驶及驻车期间的HC蒸发排放量，单位为吨；EF1为机动车行驶过程中的蒸发排放系数，单位为克/小时；VKT为当地车辆的单车年均行驶里程，单位为公里；V为机动车运行的平均行驶速度，单位为公里/小时；EF2为驻车期间的综合排放系数，主要包括热浸、昼间和渗透过程中排放系数，单位为克/天；P为当地以汽油为燃料的机动车保有量，单位为辆。

D、机动车SO2排放量的计算

机动车SO2排放主要来自燃油中硫的燃烧生成。根据硫的质量平衡，各地区的机动车SO2排放量按下式计算：
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式中，[image: image42.png]


为某地区机动车SO2的年排放量，单位为吨；[image: image43.png]


和[image: image44.png]el



分别为该地区道路机动车汽油和柴油的消耗量，单位为吨；[image: image45.png]


和[image: image46.png]


分别为该地区道路机动车汽油和柴油的年均含硫量，单位为质量分数百万分之一（即ppm）。

本项目医疗废物运输新增交通量选择“中型货车、国V”，CO、NOX、HC、PM2.5、PM10计算相关取值与核算情况详见表3.2.4.2-6～表 3.2.4.2-7，SO2排放量参数取值及核算结果详见表3.2.4.2-8。
表3.2.4.2-6   本项目道路（EFij）计算参数取值一览表
	参数类别
	EFi,j（g/km）
	数据来源

	
	空车
	满载
	

	
	CO
	NOx
	HC
	PM2.5
	PM10
	CO
	NOx
	HC
	PM2.5
	PM10
	

	BEFi
	1.65
	3.701
	0.103
	0.020
	0.022
	2.2
	4.721
	0.129
	0.027
	0.03
	《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》（以下简称“指南”）表6，国五柴油中型货车

	ψj
	ψTemp
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	所在地多年平均温度16.51℃，未在《指南》表9中，不需修正

	
	ψRH
	1
	0.94
	1
	1
	1
	1
	0.94
	1
	1
	1
	所在地多年平均湿度72.2%，根据《指南》表11高湿度（＞50%）修正

	
	ψHeight
	2.46
	1.02
	2.05
	1
	1
	2.46
	1.02
	2.05
	1
	1
	所在地海拔高度大于1500m，根据《指南》表14海拔1500m以上修正

	
	修正后
	2.46
	0.96
	2.05
	1
	1
	2.46
	0.96
	2.05
	1
	1
	本次核算值

	γj
	1.29
	1.39
	1.38
	1.36
	1.36
	1.29
	1.39
	1.38
	1.36
	1.36
	根据《指南》表16取值

	λi
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	柴油车，不予修正

	θi
	柴油含S量排放修正
	0.78
	0.84
	0.76
	0.56
	0.56
	0.78
	0.84
	0.76
	0.56
	0.56
	根据《指南》表19柴油含S量10ppm修正

	
	载重系数修正
	0.87
	0.83
	1
	0.9
	0.9
	1.33
	1.43
	1
	1.26
	1.26
	根据《指南》表21空车载重系数为 0，满载载重系数为100%

	
	修正后
	0.68
	0.70
	0.76
	0.50
	0.50
	1.04
	1.20
	0.76
	0.71
	0.71
	本次核算θi值

	最终核算结果
	3.56 
	3.46 
	0.22 
	0.01 
	0.01 
	7.26 
	7.56 
	0.28 
	0.03 
	0.03 
	本次核算EFi,j值


表3.2.4.2-7   本项目运输新增交通量机动车污染物核算结果一览表（CO、NOx、HC、PM2.5、PM10）
	道路名称
	参数类别
	空车
	满载

	
	
	CO
	NOx
	HC
	PM2.5
	PM10
	CO
	NOx
	HC
	PM2.5
	PM10

	本项目物料运输
	EFi,j（g/km）
	3.56 
	3.46 
	0.22 
	0.01 
	0.01 
	7.26 
	7.56 
	0.28 
	0.03 
	0.03 

	
	Pi（辆）
	365

	
	VKTi（km/辆）
	0.5

	
	E1（t/a）
	6.50×10-4
	6.32×10-4
	4.02×10-5
	1.83×10-6
	1.83×10-6
	1.33×10-3
	1.38×10-3
	5.11×10-5
	5.48×10-6
	5.48×10-6


表3.2.4.2-8   运输车辆SO2排放量参数取值及核算结果一览表
	道路名称
	类别
	Fd（t/a）
	αd（ppm）
	SO2排放量ESO2（t/a）

	产品及原辅材料运输
	空车
	0.019
	10
	3.8×10-7

	
	满载
	0.025
	10
	5.0×10-7

	
	小计
	0.044
	/
	8.8×10-7


注：空车油耗取12L/100km，满载油耗取16L/100km，柴油密度取0.85t/m3。

综合上述新增交通源主要污染物排放量结果，具体统计见下表。

表3.2.4.2-9   本项目新增交通源主要污染物核算统计一览表   t/a
	名称
	类别
	CO
	NOx
	HC
	PM2.5
	PM10
	SO2

	主要大宗物料运输
	空车
	6.50×10-4
	6.32×10-4
	4.02×10-5
	1.83×10-6
	1.83×10-6
	3.8×10-7

	
	满载
	1.33×10-3
	1.38×10-3
	5.11×10-5
	5.48×10-6
	5.48×10-6
	5.0×10-7

	
	蒸发排放
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	合计
	1.98×10-3
	2.01×10-3
	9.13×10-5
	7.31×10-6
	7.31×10-6
	8.8×10-7


五、废气小结
根据工程分析，项目污染物排放核算情况见下表。
1、有组织排放量核算
表3.2.4.2-10   大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染源
	污染物
	核算排放浓度

（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	主要排放口

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	主要排放口合计
	/
	/

	一般排放口

	1
	DA006
	一期
1#医废生产线处置废气
	颗粒物
	11.39
	0.0854
	0.499

	
	
	
	非甲烷总烃
	8.73
	0.0655
	0.383

	
	
	
	NH3
	0.31
	0.0023
	0.013

	
	
	
	H2S
	0.03
	2.27×10-4
	0.001

	
	
	
	臭气浓度（无量纲）
	1515

	2
	DA007
	二期
2#医废生产线处置废气
	颗粒物
	11.39
	0.0854
	0.499

	
	
	
	非甲烷总烃
	8.73
	0.0655
	0.383

	
	
	
	NH3
	0.31
	0.0023
	0.013

	
	
	
	H2S
	0.03
	2.27×10-4
	0.001

	
	
	
	臭气浓度（无量纲）
	1515

	一般排放口合计
	颗粒物
	0.998

	
	非甲烷总烃
	0.766

	
	NH3
	0.026

	
	H2S
	0.002

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	0.998

	
	非甲烷总烃
	0.766

	
	NH3
	0.026

	
	H2S
	0.002


2、无组织排放量核算
表3.2.4.2-11   大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量

（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m3）
	

	1
	两期合计
医疗废物处理车间无组织废气
	颗粒物
	集气罩收集+厂房沉降
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0
	0.222

	
	
	非甲烷总烃
	/
	
	4.0
	0.853

	
	
	NH3
	/
	《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）
	1.5
	0.029

	
	
	H2S
	/
	
	0.06
	0.003

	
	
	臭气浓度

（无量纲）
	/
	
	20
	1122

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	0.222

	
	非甲烷总烃
	0.853

	
	NH3
	0.029

	
	H2S
	0.003


3、大气污染物年排放量核算
表3.2.4.2-12   大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	有组织排放量（t/a）
	无组织排放量（t/a）
	年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	0.998
	0.222
	1.22

	2
	非甲烷总烃
	0.766
	0.853
	1.619

	3
	NH3
	0.026
	0.029
	0.055

	4
	H2S
	0.002
	0.003
	0.005


3.2.4.2.2废水
本项目废水主要为生产废水，各类废水产生情况如下。

1、消毒清洗排水

①医废转运车消毒清洗排水W1
本项目建成后共使用医废转运车5辆，医废转运车每天消毒1次，消毒后清洗，清洗水用量以120L/辆·次计。则医废转运车消毒、清洗总用水量约为0.6m3/d，排水量按照用水量80%计算，排水量为0.48m3/d。
②周转箱消毒清洗排水W2

本项目建成后满负荷状态下消毒清洗周转箱共1000个，周转箱表面积2.96m2/个（长×宽×高＝600mm×500mm×400mm，内外消毒），消毒、清洗耗水量以3L/m2计。则周转箱消毒、清洗总用水量约为8.88m3/d，排水量按照用水量80%计算，排水量为7.10m3/d。
2、废冷凝液和医废残液W3
高温灭菌过程需要通入高温蒸汽进行消毒灭菌处理，处理后的蒸汽转化为冷凝水，同时高温使医疗废物中的部分水分蒸发变为冷凝水，根据水平衡，满负荷运行情况下，产生的废冷凝液和医废残液为10.36m3/d，主要污染物为BOD5、COD、SS、氨氮。

3、生产车间地坪冲洗排水W4
卸料和转运车消毒间、上料区、医废处理区每天消毒1次，合计面积280m2；冷库按三天全面消毒1次计，消毒至2m高墙面，面积约53.36m2，总面积约为333.36m2，消毒后清洗2次，消毒、清洗耗水6L/m2，则总用水量2.0m3/d，排水量按照用水量80%计算，排水量为1.6m3/d。
4、喷淋塔排水W5
根据可研设计，项目2座喷淋塔喷淋量为48m3/h（768.0m3/d）。喷淋塔中喷淋环节主要是对温度仍较高的出料口废气、破碎废气进行喷淋降温，高温蒸汽灭菌器产生的废气已经过冷凝器处理，温度已经降低，出料和破碎时产生废气时间短、温度比在灭菌器内有所降低，此处喷淋水消耗量不大，少量喷淋水将会汽化后随废气外排，损耗量约占1%，即损耗水量为7.68m3/d，需定期补充新鲜水。随着喷淋水中盐浓度不断升高，为保证效率循环喷淋水需定期排放，排放量以循环使用量的0.5%核算，即喷淋水排放量为3.84m3/d，定期排放废水送至生产废水预处理站处理。
5、化验室用水W6

根据可研设计，化验室用水量约1.0m3/d，排水量按照用水量80%计算，与现有化验室废水一同处置。

6、电锅炉用水W7

本次新建1台2.5t/h的电锅炉，用于生活垃圾焚烧厂停炉检修期间蒸汽供给。根据前文所属，生活垃圾焚烧厂内已建1套出水能力为10m³/h的除盐水系统，采用全膜法（超滤+两级反渗透+EDI）除盐系统进行软水的制取。
项目电锅炉年使用时间30天（以每年计划停炉检修时间计），每天4小时，年运行时长480小时，软水使用量为10m3/d。根据前文所述，除盐水系统产软水率为65%，原水处理后产生35%的浓水，因此总用水量为15.39m3/d、浓水产生量为5.39m3/d，排入中水处理站进行处理。锅炉定期排污水按软水用量的2%计，即2.0m3/d定期排至生活垃圾焚烧厂内余热锅炉降温池作为冷却循环冷却补充水使用。
本次评价收集了“益阳市医疗废物处置项目”的竣工环境保护验收监测数据。益阳医废项目现有1条10t/d的医疗废物高温蒸汽灭菌生产线，原料、生产规模与本项目一致，废水产生工段一致、类比具有可行性。该项目环评报告于2019年取得湖南省生态环境厅下达的批复文件，2020年9月完成了竣工环境保护自主验收，验收监测报告（湖南乾诚检测有限公司出具的HNQC[YS2020-07]008号）。
本项目废水产生及排放情况见下表。
表3.2.4.2-13  项目废水产生及排放情况一览表
	废水类别
	污染源
	废水量
	主要污染物产生情况
	排放情况
	排放规律
	污染防治措施及排放去向

	
	
	
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	
	

	医废转运车消毒清洗排水W1
	转运车消毒清洗
	0.48m3/d

175.2m3/a
	pH：6.26
CODcr：36.0

BOD5：11.8

SS：19.25

氨氮：1.70

粪大肠菌群（MPN/L）：2540

动植物油：0.755

阴离子表面活性剂：1.73

总余氯：0.24

石油类：0.29
	CODcr：0.274

BOD5：0.090

SS：0.147

氨氮：0.013

动植物油：0.006

阴离子表面活性剂：0.013

总余氯：0.002

石油类：0.002
	/
	/
	间断
	进入生产废水预处理站（调解+沉淀+次氯酸钠消毒）处理，送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用于生产，不外排

	周转箱消毒清洗排水W2
	周转箱消毒清洗
	7.10m3/d

2591.5m3/a
	
	
	
	
	间断
	

	废冷凝液和医废残液W3
	高温蒸汽灭菌
	10.36m3/d

3781.4m3/a
	
	
	
	
	间断
	

	生产车间地坪冲洗排水W4
	生产车间地坪冲洗
	1.6m3/d

584.0m3/a
	
	
	
	
	间断
	

	喷淋塔排水W5
	喷淋塔
	0.16m3/d

58.4m3/a
	
	
	
	
	间断
	

	化验室排水W6
	化验室
	1.0m3/d

365.0m3/a
	
	
	
	
	间断
	与现有化验室废水一同进入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用于生产，不外排

	电锅炉定期排污水W7
	备用电锅炉
	2.0m3/d

60.0m3/a
	
	
	
	
	间断
	排至生活垃圾焚烧厂内余热锅炉降温池作为冷却循环冷却补充水使用


3.2.4.2.3噪声

项目运营期主要噪声源为高温灭菌锅、破碎机、风机及各类水泵等配套设备运行时产生的噪声。所有生产设备均设置在医疗废物处理车间内，噪声源强为75~100dB(A)。

项目主要噪声源及治理效果见下表。

表3.2.4.2-14   项目噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声功率级

/dB(A)
	声源控制措施
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	1
	医疗废物处理车间
	高温灭菌锅1
	点源
	12
	8
	2068.7
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼夜运行
	15

	2
	医疗废物处理车间
	高温灭菌锅2
	点源
	6
	5
	2068.8
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼夜运行
	15

	3
	医疗废物处理车间
	摆渡平台
	点源
	12
	11
	2068.2
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼夜运行
	15

	4
	医疗废物处理车间
	上料机1
	点源
	16
	4
	2069.6
	75
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼夜运行
	15

	5
	医疗废物处理车间
	上料机2
	点源
	9
	0
	2069.5
	75
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼夜运行
	15

	6
	医疗废物处理车间
	皮带输送机1
	点源
	10
	8
	2068.4
	75
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼夜运行
	15

	7
	医疗废物处理车间
	皮带输送机2
	点源
	6
	6
	2068.6
	75
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼夜运行
	15

	8
	医疗废物处理车间
	破碎机1
	点源
	3
	10
	2068.1
	90
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼夜运行
	15

	9
	医疗废物处理车间
	破碎机2
	点源
	0
	9
	2068.4
	90
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼夜运行
	15

	10
	医疗废物处理车间
	周转箱清洗系统
	点源
	13
	10
	2068.5
	75
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼夜运行
	15

	11
	医疗废物处理车间
	电动葫芦
	点源
	8
	7
	2074.5
	80
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼夜运行
	15

	12
	医疗废物处理车间
	蒸汽减温减压装置
	点源
	12
	4
	2069.3
	75
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼夜运行
	15

	13
	医疗废物处理车间
	电锅炉
	点源
	19
	3
	2070.2
	80
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼夜运行
	15


表3.2.4.2-15   项目噪声源强调查清单（室外声源）

	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	风机1
	点源
	-5
	5
	2069.66
	75
	隔声减振、距离衰减
	昼间运行

	2
	风机2
	点源
	-1
	-1
	2070
	75
	隔声减振、距离衰减
	昼间运行

	3
	水泵1
	点源
	-4
	16
	2066.3
	70
	隔声减振、距离衰减
	昼间运行

	4
	水泵2
	点源
	-4
	20
	2065.12
	70
	隔声减振、距离衰减
	昼间运行

	5
	水泵3
	点源
	-5
	22
	2064.67
	70
	隔声减振、距离衰减
	昼间运行

	6
	水泵4
	点源
	35
	17
	2069.32
	70
	隔声减振、距离衰减
	昼间运行

	7
	水泵5
	点源
	-5
	5
	2068.66
	70
	隔声减振、距离衰减
	昼间运行

	8
	水泵6
	点源
	0
	0
	2068.8
	70
	隔声减振、距离衰减
	昼间运行


3.2.4.2.4固体废弃物

本项目产生的固体废物包括破碎毁形后的医疗废物、废过滤膜、沉渣、废活性炭、生产废水预处理站污泥、废机油、废劳保用品和废周转箱、生活垃圾。

1、破碎毁形后的医疗废物S1
医疗废物的含水率在20～40%之间，本次评价取中间值30%。根据设备参数，医疗废物处理过程中消耗蒸汽量为455kg/批次，处理过程中蒸汽损耗为65kg/批次，处理后医疗废物含水率10~15%，水分去除率取18%，最终含水率为12%。

按本项目满负荷运行，年处理医废3650吨，医废经高温蒸汽灭菌毁形后残渣产生量为2993t/a，一期二期各产生量为1496.5t/d。
《医疗废物分类目录（2021年版）》中医疗废物豁免管理清单提出：感染性废物、损伤性废物以及相关技术可处理的病理性废物，按照相关处理标准规范，采用高温蒸汽、微波、化学消毒、高温干热或者其他方式消毒处理后，在满足相关入厂（场）要求的前提下，运输至生活垃圾焚烧厂或生活垃圾填埋场等处置。
根据《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）中“5.6.5小结”规定：“经消毒处理的医疗废物进入生活垃圾焚烧厂进行焚烧处置应满足GB 18485规定的入炉要求。”《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中“6 入炉废物要求”规定可以直接进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置的废物包括：“按照HJ/T228、HJ/T229、HJ/T276 要求进行破碎毁形和消毒处理并满足消毒效果检验指标的《医疗废物分类目录》中的感染性废物。”针对消毒效果检验指标，《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）中“8.2.3 消毒处理效果检测”提出按照《规范》附录B对消毒处理效果进行检测。

本项目的建设严格按照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）中要求进行建设，消毒后的医疗废物能够满足《规范》要求。本次评价提出，项目建成投产后，每季度按照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）附录B要求进行消毒处理效果检测，保证破碎毁形后的医疗废物满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中入炉要求。
根据《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276-2021）中6.3.7.3“经消毒处理的医疗废物如需厂内贮存，应单独存放于具备防雨、防风、防渗功能的库房。不得将经消毒处理的医疗废物与未处理的医疗废物一起存放。不得使用医疗废物周转箱/桶盛装经消毒处理的医疗废物。”
现有生活垃圾焚烧厂正在办理改建前期手续，委托云南湖柏环保科技有限公司编制《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电改建项目环境影响报告书》，根据报告书所述，生活垃圾焚烧厂改建后将掺烧陈腐垃圾、一般工业固废、在建餐厨垃圾产生的固废以及本项目产生的破碎毁形后的医疗废物。
本次评价提出，在生活垃圾焚烧厂改建项目建成验收投运后，本项目方可同步运行处置医疗废物，确保破碎毁形后的医疗废物得到有效的处置。

2、废过滤膜S2
项目废气处理设施中的高效膜过滤器会产生废过滤膜，产生量约0.4t/a，一期二期各产生0.2t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废过滤膜属于“HW49其他废物，含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，危废代码：900-041-49，危险特性：T/In。废过滤膜收集后，采用84消毒液消毒后送至生活垃圾焚烧厂危废暂存间内分区暂存，定期委托有资质的单位清运处置。

3、沉渣S3

项目废气处理设施中的喷淋塔主要起到除尘的作用，根据设计资料，喷淋塔除尘效率可达80%，收集的粉尘约7.98t/a（干量），沉渣中含水率约50%，则沉渣产生量为15.96t/a，一期二期各产生7.98t/a。收集的粉尘来源于高温蒸汽处理后的医疗废物，已失去危险特性，因此沉渣属于一般工业固废。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）要求，沉渣代码为：900-999-99。沉渣定期收集后运输至生活垃圾焚烧厂垃圾坑进行后续处置。

4、废活性炭S4
满负荷运行情况下，废气处理设施的活性炭每25天更换1次，产生废活性炭1.5t/a，一期二期各产生0.75t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于“HW49其他废物，烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，危废代码：900-039-49，危险特性：T。废活性炭收集后，采用84消毒液消毒后送至生活垃圾焚烧厂危废暂存间内分区暂存，定期委托有资质的单位清运处置。
5、生产废水预处理站污泥S5
生产废水处理污泥按年处理污水量8811.1t的万分之一绝干量，含水率60%计算，则含水污泥量约为2.20t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，污泥属于“HW49其他废物，采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣（液）”，危废代码：772-006-49，危险特性：T/In。
污泥应按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）6.3.5.1、6.3.5.2 要求，进行消毒、脱水、密闭封装运输，消毒效果应达到《医疗机构水污染物 排放标准》（GB18466-2005）表4标准规定。

项目生产废水预处理站产生的污泥定期清掏，清掏后在采用次氯酸钠消毒，消毒后送至生活垃圾焚烧厂危废暂存间内分区暂存，定期委托有资质的单位清运处置。

6、废机油S6

在设备维修过程中会产生废机油，产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，危废代码：900-214-08，危险特性：T，I。产生的废机油采用专门的储油桶收集，收集后送至生活垃圾焚烧厂危废暂存间内分区暂存，定期委托有资质的单位清运处置。
7、废劳保用品和废周转箱S7

废弃的员工劳保用品和废弃的医废周转箱产生量约为1.5t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废劳保用品和废周转箱属于“HW49其他废物，含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，危废代码：900-041-49，危险特性：T/In。收集后送至生活垃圾焚烧厂危废暂存间内分区暂存，定期委托有资质的单位清运处置。
表3.2.4.2-16   固体废物产生及排放一览表
	编号
	产生工序及装置
	固体废物名称
	固废属性
	固废代码
	产生量（t/a）
	暂存场所
	最终去向

	S1
	医疗废物高温蒸汽灭菌
	破碎毁形后的医疗废物
	危险废物
	HW01

HW02

HW03
	2993
	/
	直接运输至生活垃圾焚烧厂垃圾坑进行后续处置

	S2
	废气处理系统
	废过滤膜
	危险废物
	HW49

900-041-49
	0.4
	生活垃圾焚烧厂危废暂存间
	委托有资质的单位清运处置

	S3
	废气处理系统
	沉渣
	一般工业固废

I类
	900-999-99
	15.96
	/
	直接运输至生活垃圾焚烧厂垃圾坑进行后续处置

	S4
	废气处理系统
	废活性炭
	危险废物
	HW49

900-039-49
	1.5
	生活垃圾焚烧厂危废暂存间
	委托有资质的单位清运处置

	S5
	生产废水处理
	生产废水预处理站污泥
	危险废物
	HW49

772-006-49
	2.20
	生活垃圾焚烧厂危废暂存间
	委托有资质的单位清运处置

	S6
	设备维修
	废机油
	危险废物
	HW08

900-214-08
	0.1
	生活垃圾焚烧厂危废暂存间
	委托有资质的单位清运处置

	S7
	日常生产
	废劳保用品和废周转箱
	危险废物
	HW49

900-041-49
	1.5
	生活垃圾焚烧厂危废暂存间
	委托有资质的单位清运处置


3.2.5污染物排放情况汇总

本项目污染物排放情况汇总见下表。

表3.2.5-1   污染物排放情况汇总表
	污染物
	性质
	处理方式
	排放量（t/a）

	废气
	有组织废气
	颗粒物
	/
	高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附
	0.998

	
	
	非甲烷总烃
	挥发性有机物
	
	0.766

	
	
	NH3
	恶臭物质
	
	0.026

	
	
	H2S
	
	
	0.002

	
	无组织废气
	颗粒物
	/
	密闭车间，机械通风
	0.222

	
	
	非甲烷总烃
	挥发性有机物
	
	0.853

	
	
	NH3
	恶臭物质
	
	0.029

	
	
	H2S
	
	
	0.003

	废水
	pH
	生产废水
	生产废水经生产废水预处理站（调节+沉淀+次氯酸钠消毒）处理后送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理回用，不外排 
	0

	
	COD
	
	
	0

	
	BOD5
	
	
	0

	
	NH3-N
	
	
	0

	
	SS
	
	
	0

	
	粪大肠菌群
	
	
	0

	固废
	破碎毁形后的医疗废物
	危险废物

（HW01、HW02、HW03）
	直接运输至生活垃圾焚烧厂垃圾坑进行后续处置
	处置率 100%

	
	废过滤膜
	危险废物（HW49，900-041-49）
	收集消毒后送至生活垃圾焚烧厂危废暂存间内分区暂存，定期委托有资质的单位清运处置
	

	
	沉渣
	一般工业固废
	直接运输至生活垃圾焚烧厂垃圾坑进行后续处置
	

	
	废活性炭
	危险废物（HW49，900-039-49）
	收集消毒后送至生活垃圾焚烧厂危废暂存间内分区暂存，定期委托有资质的单位清运处置
	

	
	生产废水预处理站污泥
	危险废物（HW49，772-006-49）
	清掏消毒后送至生活垃圾焚烧厂危废暂存间内分区暂存，定期委托有资质的单位清运处置
	

	
	废机油
	危险废物（HW08，900-214-08）
	采用桶装收集后送至生活垃圾焚烧厂危废暂存间内分区暂存，定期委托有资质的单位清运处置
	

	
	废劳保用品和废周转箱
	危险废物（HW49，900-041-49）
	收集后送至生活垃圾焚烧厂危废暂存间内分区暂存，定期委托有资质的单位清运处置
	


3.3“三本账”核算
扩建项目污染物“三本帐”核算情况见下表。
表3.3-1   污染物排放“三本账”一览表
	类别
	污染物
	现有项目排放量
	在建工程排放量
	改建项目排放量
	以新带老削减量
	项目建成后全厂排放量
	排放增减量

	废气
	有组织废气
	废气量（万Nm³/a）
	68101.31
	0
	4380.00
	0
	72481.31
	+4380.00

	
	
	颗粒物（t/a）
	4.375
	0
	0.998
	0
	5.373
	+0.998

	
	
	SO2（t/a）
	70.135
	0
	0
	0
	70.135
	0

	
	
	NOX（t/a）
	171.953
	0
	0
	0
	171.953
	0

	
	
	CO（t/a）
	6.405
	0
	0
	0
	6.405
	0

	
	
	HCl（t/a）
	13.310
	0
	0
	0
	13.310
	0

	
	
	镉（t/a）
	1.01×10-3
	0
	0
	0
	1.01×10-3
	0

	
	
	铅（t/a）
	4.03×10-2
	0
	0
	0
	4.03×10-2
	0

	
	
	砷（t/a）
	1.01×10-2
	0
	0
	0
	1.01×10-2
	0

	
	
	镍（t/a）
	2.01×10-2
	0
	0
	0
	2.01×10-2
	0

	
	
	铊（t/a）
	2.01×10-4
	0
	0
	0
	2.01×10-4
	0

	
	
	锑（t/a）
	5.03×10-3
	0
	0
	0
	5.03×10-3
	0

	
	
	钴（t/a）
	2.04×10-3
	0
	0
	0
	2.04×10-3
	0

	
	
	铬（t/a）
	3.01×10-2
	0
	0
	0
	3.01×10-2
	0

	
	
	铜（t/a）
	2.01×10-2
	0
	0
	0
	2.01×10-2
	0

	
	
	锰（t/a）
	2.01×10-2
	0
	0
	0
	2.01×10-2
	0

	
	
	铊+镉（t/a）
	1.21×10-3
	0
	0
	0
	1.21×10-3
	0

	
	
	铅+铬+锰+镍+锑+铜+钴+砷（t/a）
	0.148
	0
	0
	0
	0.148
	0

	
	
	汞（t/a）
	7.04×10-3
	0
	0
	0
	7.04×10-3
	0

	
	
	二噁英类（gTEQ/a）
	0.0178
	0
	0
	0
	0.0178
	0

	
	
	甲硫醇（t/a）
	9×10-6
	0
	0
	0
	9×10-6
	0

	
	
	硫化氢（t/a）
	0.0175
	0
	0.002
	0
	0.0195
	+0.002

	
	
	氨（t/a）
	0.2163
	0
	0.026
	0
	0.2423
	+0.026

	
	
	非甲烷总烃（t/a）
	0
	0
	0.766
	0
	0.766
	+0.766

	
	无组织废气
	颗粒物（t/a）
	0
	0
	0.222
	0
	0.222
	+0.222

	
	
	氨（t/a）
	0.4139
	0.0016
	0.029
	0
	0.4445
	+0.029

	
	
	硫化氢（t/a）
	0.0163
	0.0001
	0.003
	0
	0.0194
	+0.003

	
	
	甲硫醇（t/a）
	0.0016
	0
	0
	0
	0.0016
	0

	
	
	非甲烷总烃（t/a）
	0.0105
	0.0862
	0.853
	0
	0.9497
	+0.853

	
	合计
	颗粒物（t/a）
	4.375
	0
	1.22
	0
	5.595
	+1.22

	
	
	SO2（t/a）
	70.135
	0
	0
	0
	70.135
	0

	
	
	NOX（t/a）
	171.953
	0
	0
	0
	171.953
	0

	
	
	CO（t/a）
	6.405
	0
	0
	0
	6.405
	0

	
	
	HCl（t/a）
	13.310
	0
	0
	0
	13.310
	0

	
	
	镉（t/a）
	1.01×10-3
	0
	0
	0
	1.01×10-3
	0

	
	
	铅（t/a）
	4.03×10-2
	0
	0
	0
	4.03×10-2
	0

	
	
	砷（t/a）
	1.01×10-2
	0
	0
	0
	1.01×10-2
	0

	
	
	镍（t/a）
	2.01×10-2
	0
	0
	0
	2.01×10-2
	0

	
	
	铊（t/a）
	2.01×10-4
	0
	0
	0
	2.01×10-4
	0

	
	
	锑（t/a）
	5.03×10-3
	0
	0
	0
	5.03×10-3
	0

	
	
	钴（t/a）
	2.04×10-3
	0
	0
	0
	2.04×10-3
	0

	
	
	铬（t/a）
	3.01×10-2
	0
	0
	0
	3.01×10-2
	0

	
	
	铜（t/a）
	2.01×10-2
	0
	0
	0
	2.01×10-2
	0

	
	
	锰（t/a）
	2.01×10-2
	0
	0
	0
	2.01×10-2
	0

	
	
	铊+镉（t/a）
	1.21×10-3
	0
	0
	0
	1.21×10-3
	0

	
	
	铅+铬+锰+镍+锑+铜+钴+砷（t/a）
	0.148
	0
	0
	0
	0.148
	0

	
	
	汞（t/a）
	7.04×10-3
	0
	0
	0
	7.04×10-3
	0

	
	
	二噁英类（gTEQ/a）
	0.0178
	0
	0
	0
	0.0178
	0

	
	
	甲硫醇（t/a）
	0.001609
	0
	0
	0
	0.001609
	0

	
	
	硫化氢（t/a）
	0.0338
	0.0001
	0.005
	0
	0.0389
	+0.005

	
	
	氨（t/a）
	0.6302
	0.0016
	0.055
	0
	0.6868
	+0.055

	
	
	非甲烷总烃（t/a）
	0.0105
	0.0862
	1.619
	0
	1.7157
	+1.619

	废水
	生产废水
	排放量（m³/a）
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	固废
	排放量
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：现有项目排放量核算见2.10.1小结。
3.4清洁生产分析
3.4.1清洁生产概念
清洁生产是指不断改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的生产工艺技术与合理设备、加强污染控制综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条要求：“改建和扩建项目应当进行环境影响评价，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备”。本次评价根据该规定并结合国家产业政策和项目特点从生产工艺、处置方法、节能措施、自动控制水平、污染治理措施等方面分析其是否符合清洁生产的要求。
3.4.2生产工艺和处置方法
《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）明确医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工艺应至少设置一种工艺环节增强蒸汽的热穿透性和热均布性，包括但不限于：蒸汽消毒处理前对消毒舱进行抽真空，蒸汽消毒处理前对医疗废物进行破碎，蒸汽消毒处理过程中搅拌医疗废物。本项目采用（HJ 276-2021）中蒸汽消毒处理前对消毒舱进行抽真空的工艺。

本项目采用的高温蒸汽灭菌工艺具有如下技术特点：

（1）清洁、干净

该方案技术成熟，高温蒸汽处理工艺已获国家环保部认可，在全国多数地区得到推广，该类设备在现有项目、河南省及全国各地的医疗废物处理中心已投产运行，运行较为稳定；整个灭菌处理过程，不使用任何可能产生有毒垃圾的化学添加剂，运行介质主要为高温饱和蒸汽，处置过程无二噁英排放问题，是一种“干净的”处理方法，对周边污染较少，具有较好的经济和社会效益。

（2）灭菌效率保障

整个灭菌处理过程，运行介质主要为高温饱和蒸汽，通过腔内真空饱和蒸汽的三次反复交替，可以保证内腔所有密闭区域均达到真空状态、保证高压蒸汽能够穿透物料、进入物料内部使医疗废物受热均匀，保证灭菌的效果。在设定的温度134℃，0.22MPa的蒸汽压力下保持45min，灭菌后，细菌存活几率小于10-6的灭菌率评定标准。
3.4.3节能措施
系统运行消耗主要为水、电、蒸汽，生产蒸汽由同一建设单位运营的生活垃圾焚烧厂供给，能源利用效率较高，运行成本低。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类，不属于限制类和淘汰类。

3.4.4自动控制水平

采用先进的PLC控制技术，完成整个处理过程的自动控制，包括：真空预热控制，升温、加压、自启停控制，循环处理工程中对时间、温度等参数的调节控制。系统组态方便，操作简单，操作人员少，系统在设计上充分考虑了安全防护措施，防止二次污染的产生，医疗废物的传输、杀菌等整个过程都是在完全密闭的状态下进行，减少了跑、冒、滴、漏，降低了损耗，而且废物处理过程中产生的废气、废水等废物都经过回收和净化处理，因此整个系统运行安全、可靠。

3.4.5污染治理措施

（1）废气

高温灭菌气密闭管道收集、出料系统、破碎系统采用全密闭、冷库全密闭微负压设计，进料口设置集气罩，生产设施经二次封闭，无组织排放量较小，项目产生的冷库抽风废气、上料废气、灭菌废气、出料废气以及破碎废气被收集后进入废气处理设施，废气处理工艺为“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”，处理后经2根15m 高排气筒排放，属于可行有效的治理技术。经处理后各类废气排放量较小，对环境影响不大。
（2）废水

生产废水（医废转运车消毒清洗排水、周转箱消毒清洗排水、废冷凝液和医废残液、生产车间地坪冲洗排水、喷淋塔排水）收集后全部送入生产废水预处理站（调节+沉淀+次氯酸钠消毒）处理后排入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用于循环系统补水，不外排。
初期雨水收集在初期雨水收集池内，分批次进入生产废水预处理站（调节+沉淀+次氯酸钠消毒）处理后排入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用于循环系统补水，不外排。
生活垃圾焚烧厂处理能力250m3/d，采用“预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）”组合处理工艺，该工艺属于深度处理工艺，能有效处置项目生产废水中的有机物。项目新建的生产废水预处理站采用“调节+沉淀+次氯酸钠消毒”，次氯酸钠消毒优点主要包括：安全性高：次氯酸钠的消毒机制是一种化学消毒方法，不会产生有毒有害的副产物，对环境无毒无害，不会对人体健康造成影响，因此安全性较高。适用范围广：次氯酸钠的消毒机制可以适用于医院、游泳池、工业废水处理等。成本较低：次氯酸钠的价格相对较低，可以长期使用，同时其消毒效果较好，因此具有较低的成本优势。操作简便：次氯酸钠的消毒机制操作简便，易于掌握，不需要专业技术人员指导，可以方便快捷地进行消毒处理。总之，次氯酸钠的消毒机制具有多种优点，是一种高效、安全、经济、方便的消毒方式。

综上所述，项目产生的废（污）水经预处理送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用不外排，项目产生的废水对周边水环境影响不大。
（3）固废

本项目产生的破碎毁形后的医疗废物、沉渣和生活垃圾直接运输至生活垃圾焚烧厂垃圾坑进行后续焚烧处置；废过滤膜、废活性炭、生产废水预处理站污泥经消毒后暂存于生活垃圾焚烧厂已建危废暂存间，废机油、废劳保用品和废周转箱暂存于生活垃圾焚烧厂已建危废暂存间，上述危险废物定期委托有资质单位清运处置。
综上所述，生产过程中会产生一定数量的废气、废水和固废，产生的工业三废均得到有效的处置，可以达到国家排放标准，本项目的清洁生产水平较高。
3.4.6环境管理

生产过程环境管理和全过程环境管理是企业发展的永恒主题，是企业实现清洁生产的重要手段，实施清洁生产审核是企业清洁生产的重要前提。

本项目医疗废物高温蒸汽处理设施的建设符合《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）的要求，项目制定了医疗废物收集、运输和安全处置的规章制度，厂区内的技术人员、管理人员和操作人员均须培训后上岗，主要培训内容包括相关专业知识、劳动安全防护、设备故障排除等。

综上所述，本项目工艺及设备先进，除前端需要人工从专用运输车卸料外，后续工艺全部实行自动化控制，生产过程采取了节能降耗措施，符合清洁生产要求，达到国内先进水平。

3.4.7持续清洁生产建议

（1）建设和完善清洁生产组织

清洁生产是一个动态的、相对的概念，是一个连续的过程，因而需要一个固定的机构，稳定的工作人员来组织和协调这方面的工作，以巩固已取得的清洁生产结果，并使清洁生产工作持续开展下去。
（2）建立和完善清洁生产管理制度

将清洁生产管理措施文件化，形成制度，加强环境和资源意识的教育和培养，建立清洁生产奖惩制度，保证清洁生产的资金来源，将清洁生产制度纳入企业技术规范。

（3）制定持续清洁生产计划

清洁生产并非一朝一夕的事情，需要制定清洁生产计划，使清洁生产在企业中有组织、有计划地下去、逐步提高企业的清洁生产水平，在源头和生产过程中降低污染物产生量，降低生产的能耗和物耗。评价建议企业执行以下清洁生产工作程序进行持续清洁生产计划。

3.5“以新带老”措施
1、针对厂区现有部分标志标牌内容不完善的情况，如事故池、初期雨水池均未标注池体容积的情况，计划于2026年12月内全部完善。
2、在厂内垃圾车辆运输时，增加植物除臭液的喷淋频次，以降低因垃圾运输导致的恶臭，做到垃圾运输车辆密闭入场。
4环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

玉溪市位于云南省中部，处于东经101°16′~103°09′，北纬23°19′~24°53′之间。北接昆明市，西南部接普洱市，东南部与红河哈尼族彝族自治州相邻，西北靠楚雄彝族自治州。玉溪市域行政辖区，包括通海县、江川县、澄江县、华宁县、易门县、新平县、峨山县、元江县和红塔区8县1区的行政区划范围。
通海县位于东经102°3025"~102“52'53"，北纬23°55'11"~24°14'49之间，地处云南省中南部、玉溪市东部，东与华宁县接壤，西与峨山县、红塔区相邻，南与红河州石屏县、建水县交界，北与江川区毗邻。距省会昆明市125千米，距玉溪市政府所在地红塔区47千米。县域东西最大横距39.97公里，南北最大纵距36.15公里，国土面积721平方公里。
项目位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹，项目场址中心地理坐标为东经102°50′12.7695"，北纬24°09′35.8474"。
项目区地理位置详见附图2。
4.1.2地形地貌

通海县处于云贵高原西南部，地势略呈北西高，南东低之势，般海拔高度1600~2000米。平面地形呈南尖，东西阔，北微弧状，大体可分为盆地、中山、河谷三大地形，其中山地面积占总面积的77.07%，平坝占21.36%，河谷占1.3%。地貌类型复杂，按成因及形态差异可分为：构造剥蚀堆积地貌、溶蚀地貌、构造侵蚀低中山丘陵地貌和溶蚀剥夷面。盆地区地势由西南向东北逐渐降低，坡度3~10度，海拔1796~1820米。地形呈东西阔、南尖、北微凸之蘑菇状地势南低北高，海拔最高点位于河西镇螺峰山2443米，最低点位于高大乡马脖子1350米，县城海拔1820米。杞麓湖位于坝区北部，与县城背后的秀山遥相对应，湖泊东西长10.4公里，南北宽3.5公里，总面积36.4平方公里，约占全县总面积的5.0%，湖岸线长32公里，平均水深4米，湖水最大容量1.821亿立方米。
项目场地属于构造、剥蚀中低山山地地貌。地形为西南向东北延伸并稍有倾斜的条形小山脊顶部。
4.1.3气候气象

通海县地处云南中部，属中亚热带亚湿润区，气候温和，四季如春，雨量充沛，年温差小而昼夜温差相对较大，无霜期长，全年分干，雨两季，降水主要集中在雨季。多年平均气温16.51℃，历年极端最低气温-4.3℃，历年极端最高气温33.3℃。雨量充沛，分布不均，年平均降雨量841.45毫米，单日最大降雨量125.9毫米，5-10月降雨量750.0毫米，占全年降雨量的83%。年平均相对湿度73%，最小相对湿度14%。无霜期长，年平均无霜期272天。全年日照2234.9小时，占可照时数的49%。年平均风速2.3米/秒，最多风向西南风。主要气象灾害有洪涝大风、冰雹、干旱、低温、霜冻、雷暴。
4.1.4水文水系

项目所处区域属珠江流域南盘江支流，主要水体是杞麓湖。
玉溪境内河流水系发育，主要分属珠江、红河两大水系，由位于峨山中部的总果山和红塔区西部的高鲁山相连接构成两大水系分水岭。
珠江水系：范围包括东部的红塔区、澄江、江川、通海、华宁及峨山东部，珠江上游南盘江的一段，在境内流经华宁县，长度90km，流域面积5044km2，其主要一级支流由北而南有阳宗河、海口河、青龙河、曲江。曲江发源于红塔区小石桥，南流入江川、红塔、峨山、通海，入华宁县在盘溪三江口注入南盘江，全长208km，集水面积4103km2。
红河水系：范围包括新平、易门、元江及峨山西部，境内全长165km，流域面积9981km2，元江为红河上游，自北南流，进入新平称嘎洒江、漠沙江，流入元江县境后称元江，流入越南后称红河，其支流主要有绿汁江和小河底河，分别在境内长180km和170km。
通海属珠江流域南盘江支流，主要水体是杞麓湖。主要河流有曲江河及其支流和杞麓湖内流河。曲江河自西北流向东南，水流湍急、河道弯曲。其支流多为羽毛状和格子状水系，较大的有库南河、路南河等。杞麓湖内流河多发源于湖周围的山，主要有红旗河、者湾河、中河、大新河、窑冲河等，河流多与泉水或水库相连，是沿河居民人畜饮水和灌溉的主要水源。境内水资源主要有杞麓湖和曲江河，杞麓湖径流面积354.0km2，湖泊略显北东南西向的矩形状，东西长10.4km，南北最宽4.8km，平均宽约3.50km，湖岸线全长32.0km，最大水深6.79m，平均4.0m，湖泊面积（在水位1796.75m时）为37.0km2，占流域面积1/10，相应湖容1.488亿m3，调节着通海坝子的气候，灌溉坝区8.3万亩农田，曲江河是县境内最大的河流，多年平均流量3900万m3，在通海县境内长19km，径流面积138.6km2。
大箐水库位于通海县河西镇清水河八组大捏鲊村，距离河西镇22km，有简易道路直通水库，交通方便，属红河水系珠江流域南盘江大箐，大坝所处地理坐标东经102°33′52.06″，北纬24°08′21.07″，海拔1805m。大箐水库主要功能为农田灌溉功能。水库于1978年2月开工建设，1979年7月竣工投入使用，1988续建加高1米，外坝坡培厚，增加贴坡排水，2004年7月因涵洞进口已被泥沙淤积所埋进行了清理、新建卧管进水口。水库枢纽工程由拦河坝、输水涵洞、溢洪道组成。水库坝址以上控制径流面积4.22km2，现水库坝顶高程1805.75m，最大坝高26.75m，坝顶长95m，坝顶平均宽5m，现状总库容11.92万m3，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）及《防洪标准》（GB50201-94）属小（二）型水库，水库枢纽为Ⅴ等工程，永久性建筑物拦河坝、溢洪道、输水涵洞为5级建筑物。大箐水库枢纽工程由大坝、溢洪道、输水涵洞组成。
本工程区域属杞麓湖流域，属杞麓湖径流区内，不属于杞麓湖一级保护区。
洪水威胁：选址所在区域平均海拔约为1999m，相对地势较高，无洪水威胁。
项目区域水系图见附图8。
4.1.5土壤

通海县全县土壤大至可分3个土类，一、水稻土类17.96万亩，占土地总面积的16.17%，主要分布于环湖坝区，多为中性偏碱，含氮、磷、钾量偏高；二、红壤土类71.35万亩，占土地总面积的65.97%，主要分布在山区、半山区的山坡、山岭，多为酸性或微酸性，养分含量不协调，有机质不足；三、紫色土类9.2万亩，占土地总面积的8.50%，主要分布于河谷区。
根据现场踏勘及资料调查，项目区所在地土壤类型主要为红壤。
4.1.6植被和生态
通海县属低纬度中亚热带常绿针、阔混交林带，森林总面积32900hm2，植被因海拔、地形、气候不同而异，垂直分布较为明显，自下而上依次为：暖温性阔叶林及针叶林—温凉性阔叶林及华山松林。从群落外貌、结构、种类组成和个体形态等方面看，主要是干旱植被。全县森林覆盖率达51.50%，但湖盆区森林覆盖率仅为15.20%。县域内有乔灌木296种，药材2126种，花卉400多种，其中国家级保护植物6种。乔木主要有云南松、华山松、滇油松、栎类、旱冬瓜，灌木主要有云南山茶、青杨梅、杜鹃、青藤等，还有蕨类、白茅、黑蒿等。
评价区域无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、基本农田保护区、森林公园、地质公园、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境敏感区分布。
4.2环境质量现状调查与评价

4.2.1环境空气质量现状

4.2.1.1达标区判定
本次大气环境影响评价范围内涉及通海县、华宁县共2个行政区，不涉及环境空气一类区。本次评价依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择2025年作为评价基准年。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.2中的要求：“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。”

本次评价收集了通海县、华宁县空气自动监测站2025年的数据进行达标区判定。六项基本污染物监测数据统计详见下表：

表4.2.1-1  通海县2025年空气质量统计表

	污染物
	评价指标
	现状浓度

µg/m3
	标准值

µg/m3
	占标率

%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	11
	60
	18.33%
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	17
	150
	11.33%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	10
	40
	25.00%
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	22
	80
	27.50%
	达标

	CO（mg/m3）
	年平均质量浓度
	1
	/
	/
	/

	
	24小时平均第95百分位数
	1.2
	4
	30.00%
	达标

	O3
	8小时平均质量浓度
	78
	/
	/
	/

	
	8小时平均第90百分位数
	118
	160
	73.75%
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	26
	60
	43.33%
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	56
	120
	46.67%
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	17
	30
	56.67%
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	40
	60
	66.67%
	达标


表4.2.1-2  华宁县2025年空气质量统计表

	污染物
	评价指标
	现状浓度

µg/m3
	标准值

µg/m3
	占标率

%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	10
	60
	16.67%
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	20
	150
	13.33%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	15
	40
	37.50%
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	26
	80
	32.50%
	达标

	CO（mg/m3）
	年平均质量浓度
	1
	/
	/
	/

	
	24小时平均第95百分位数
	1.0
	4
	25.00%
	达标

	O3
	8小时平均质量浓度
	83
	/
	/
	/

	
	8小时平均第90百分位数
	124
	160
	77.50%
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	29
	60
	48.33%
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	65
	120
	54.17%
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	19
	30
	63.33%
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	44
	60
	73.33%
	达标


根据上述统计数据可知，通海县、华宁县2025年环境空气质量基本指标 SO2、NO2、CO、O3、PM10和 PM2.5均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准过渡期浓度限值要求。
综上所述，项目所在区域为环境空气质量达标区。

4.2.1.2补充监测
建设单位委托云南升环检测技术有限公司于2026年3月13日~3月19日对项目评价范围内大气环境现状进行了监测。
1、监测布点及监测内容

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）中关于补充监测的要求，根据项目所在地主导风向的影响和周边环境敏感目标的分布情况，本次在项目厂址中心设置1个监测点位，具体监测内容见下表。

表4.2.1-3  环境空气质量现状监测点位基本情况一览表

	监测点名称
	监测因子
	监测时段
	监测时间

	项目区主导风向下风向1#
	NH3、H2S 
	小时值
	2026.3.13~2026.3.19

	
	TSP、臭气浓度、非甲烷总烃
	日均值
	


2、检测方法、使用仪器及检出限

监测期间使用的检测方法、使用仪器及检出限见下表。

表4.2.1-4 环境空气监测分析方法、使用仪器及检出限

	检测

项目
	方法依据(标准号)
	使用仪器及型号
	检出限
	检测
人员

	总悬浮颗粒物
	环境空气总悬浮颗粒物的

测定重量法HJ 1263-2022
	十万分之一分析天平

CPA225D 11601
	7µg/m3
	孙再鼎
庞玉奎
王绍奇

	
	
	滤膜（滤筒）平衡称量系统

ZR-5101 型11819
	
	

	氨
	环境空气和废气氨的测定

纳氏试剂分光光度法
HJ 533-2009
	可见分光光度计721G

12602
	0.01

mg/m
	

	硫化氢
	硫化氢亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)
	可见分光光度计721G

12602
	0.001

mg/m3
	

	臭气浓度
	环境空气和废气臭气的测定
三点比较式臭袋法
HJ 1262—2022
	/
	10

无量纲
	褚丽亚李志贤等

	非甲烷

总烃
	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ 604-2017
	气相色谱仪(FID) GC-2014C

11930
	0.07

mg/m3
	孙晓彬


4、评价标准和方法

（1）评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2过渡阶段浓度限值；硫化氢、氨参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D的其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准 详解》中限值。 

（2）评价方法

参照《环境空气质量评价技术规范》（HJ 663-2026）中现状评价方法，本次评价采用单项目评价单点环境空气质量评价方法：以GB 3095规定的污染物浓度限值为依据，对各评价项目的评价指标进行达标情况判断，超标的评价项目计算其超标倍数。
5、评价结果

环境空气质量现状统计及评价结果见下表。

表4.2.1-5 环境空气质量现状统计及评价结果一览表

	点位

名称
	污染物
	监测频次
	评价标准
	浓度范围
	最大浓度占标率%
	超标率

%
	达标情况

	项目区主导风向下风向1#
	总悬浮颗粒物（TSP）
	日均值
	300μg/m3
	73~82μg/m3
	27.33
	0
	达标

	
	氨
	小时值
	0.2mg/m3
	0.02~0.05mg/m3
	25.00
	0
	达标

	
	硫化氢
	小时值
	0.01mg/m3
	0.001L~0.004mg/m3
	40.00
	0
	达标

	
	臭气浓度
	日均值
	/
	13~16
	/
	/
	/

	
	非甲烷总烃
	日均值
	2mg/m3
	0.39~0.50mg/m3
	25.00
	0
	达标


注：小于检出限的因子，按照《环境空气质量监测规范》要求，按检出限1/2计。

由上表可知，项目区主导风向下风向这一监测点位TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2过渡阶段浓度限值；硫化氢、氨能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D的其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准 详解》中限值；臭气浓度尚无短期浓度参考限值，暂不评价。

综上分析，本项目所在区域环境空气质量良好。

7、预测背景值
根据上述监测结果按照技术导则的要求，取各污染物不同时段监测浓度的最大值作为背景值，背景值取值见表4.2.1-6。

表4.2.1-6 特征因子预测背景值取值
	监测项目
	TSP（μg/m3）
	氨（mg/m3）
	硫化氢（mg/m3）
	非甲烷总烃（mg/m3）
	臭气浓度
（无量纲）

	
	日均值
	1h均值
	1h均值
	日均值
	日均值

	背景值取值
	82
	0.05
	0.004
	0.50
	16


4.2.2地表水环境质量现状
距离项目最近地表水为厂区东侧黑箐沟，顺地势最终汇入项目西北侧2381m的杞麓湖。
根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，杞麓湖通海农业、景观、渔业用水区，2030年水质目标为Ⅲ类；根据《玉溪市水功能区划》中的水功能区划分，杞麓湖通海开发利用一级水功能区，杞麓湖通海农业、景观、渔业用水二级水功能区，2018年水质为Ⅳ类，达到2018年水质目标，规划水平年（2020年）水质目标为Ⅳ类，2030年水质目标为Ⅲ类。则杞麓湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
根据云南省生态环境厅公开发布的《九大高原湖泊水质监测月报》中2024年1月~12月湖泊水质评价结果可知，2024年杞麓湖水质类别为V类~劣V类，水质现状不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。杞麓湖水体超标主要是受杞麓湖沿线农业及生活面源影响。
玉溪市抚仙湖管理局于2022年1月30日印发了《杞麓湖水环境保护治理“十四五”规划》（玉抚发〔2022〕2号），规划按照“全流域治理、全方位保护、全过程管控”要求，突出“退、减、调、治、管”五大措施，以系统思维推进水污染治理、水生态修复、水资源保护“三水共治”，着力构建污染防控、健康水循环、绿色低碳发展、监控管理“四大体系”。规划确定了6大重点任务，重点实施空间管控、水资源保护与利用、水污染防治、水环境治理、水生态修复、基础研究、河长制工作等7大类32个项目。项目的实施将在全流域范围系统实现控源减污，形成水质-水量-水生态一体化综合调控体系，实现湖泊水质改善与全流域可持续发展的协调统一。
玉溪市人民政府于2022年6月组织编制了《云南省杞麓湖“一湖一策”保护治理行动方案（2021-2025年）》，方案中总结了杞麓湖管理保护存在的突出问题，列出问题清单，确定治理与保护的总体和分年度目标，治理措施以《杞麓湖流域水环境保护治理“十四五”规划（2021-2025年）》为主，使杞麓湖水质逐步得到改善。
4.2.3地下水环境质量现状

建设单位委托云南升环检测技术有限公司、中博源检测（云南）有限公司对项目评价范围内地下水环境质量现状进行了监测。
监测点位及内容

本次地下水环境共监测7个点位，具体监测点位、监测因子见表4.2.3-1。

表4.2.3-1  地下水环境质量现状监测布点及监测因子

	监测点位
	坐标
	地下水水位
	监测项目

	
	经度
	纬度
	
	

	1#监测井
	102°50′1.13″
	24°9′44.67″
	1965.32
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、硫化物、阴离子表面活性剂、总磷、铜、锌、镍、铍、锑、钴、铊、八大离子（钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子、氯离子、硫酸根离子）

	2#监测井
	102°50′6.06″
	24°9′45.40″
	1965.50
	

	3#监测井
	102°50′5.37″
	24°9′49.08″
	1964.04
	

	4#监测井
	102°50′8.47″
	24°9′46.79″
	1964.19
	

	5#监测井
	102°50′11.10″
	24°9′51.27″
	1949.92
	

	6#监测井
	102°50′01.33″
	24°9′42.23″
	1970.89
	

	渗滤液收集池监测井
	102°49′58.53″
	24°9′43.38″
	1967.30
	


《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“8.3.3.3现状监测的布点原则”提出：“二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层2~4个。原则上建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不得少于1个，建设项目场地及其下游影响区的地下水水质监测点不得少于2个；” “一般情况下，地下水水位监测点数以不小于相应评价级别地下水水质监测点数的 2倍为宜（本项目调查的地下水水位监测点数应至少10个）”。本项目共调查了7个地下水水质监测点和20个地下水水位监测点，7个地下水水质监测点涉及了项目区上游/侧游/下游，能够反映出项目所在区域的地下水情况，符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）现状监测点位的布点原则。

监测时间和频次

监测时间：2026年3月13日~3月14日，2026年6月1日~6月2日
监测频次：连续监测两天，每天取样一次
3、评价标准和方法

（1）评价标准

本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质标准。《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中氯离子、硫酸根离子、钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根离子和重碳酸根离子，本报告只作监测，不作评价。

（2）评价方法

采用标准指数法进行评价，其计算公式如下：
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式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

pH值的标准指数为：
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式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

4、评价结果

地下水环境质量现状监测结果见表4.2.3-2~表4.2.3-8。
表4.2.3-2  地下水水质检测结果表（1#监测井）
	检测项目
	检测结果
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	检出率
	标准限值
	最大单因子指数S
	超标率
	达标情况

	
	2026.3.13
	2026.3.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH值（无量纲）
	7.7
	7.5
	7.7
	7.5
	7.6
	0.1414 
	100%
	6.5≤pH≤8.5
	0.280
	0
	达标

	总硬度（mg/L）
	231
	232
	232
	231
	231.5
	0.7071 
	100%
	≤450
	0.516 
	0
	达标

	高锰酸盐指数（mg/L）
	1.4
	1.2
	1.4
	1.2
	1.3
	0.1414 
	100%
	≤3.0
	0.467 
	0
	达标

	总磷（mg/L）
	0.03
	0.04
	0.04
	0.03
	0.035
	0.0071 
	100%
	/
	/
	/
	/

	硝酸盐氮（mg/L）
	0.40
	0.38
	0.40
	0.38
	0.39
	0.0141 
	100%
	≤20.0
	0.020 
	0
	达标

	亚硝酸盐氮（mg/L）
	0.004
	0.003
	0.004
	0.003
	0.0035
	0.0007 
	100%
	≤1.00
	0.004 
	0
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.072
	0.088
	0.088
	0.072
	0.080
	0.0113 
	100%
	≤0.50
	0.176 
	0
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	41
	40
	41
	40
	40.5
	0.7071 
	100%
	≤250
	0.164 
	0
	达标

	氯化物（mg/L）
	10L
	10L
	10L
	10L
	0
	0
	≤250
	0.020 
	0
	达标

	氟化物（mg/L）
	0.06
	0.08
	0.08
	0.06
	0.07
	0.0141 
	100%
	≤1.0
	0.080 
	0
	达标

	硫化物（mg/L）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0
	0
	≤0.02
	0.075 
	0
	达标

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0
	0
	≤0.002
	0.075 
	0
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0
	0
	≤0.3
	0.083 
	0
	达标

	六价铬（mg/L）
	0.006
	0.005
	0.006
	0.005
	0.0055
	0.0007 
	100%
	≤0.05
	0.120 
	0
	达标

	砷（μg/L）
	0.9
	1.0
	1.0
	0.9
	0.95
	0.0707 
	100%
	≤10
	0.100 
	0
	达标

	铅（μg/L）
	1.43
	0.82
	1.43
	0.82
	1.125
	0.4313 
	100%
	≤10
	0.143 
	0
	达标

	铜（mg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0
	0
	≤1.00
	0.020 
	0
	达标

	锌（mg/L）
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0
	0
	≤1.00
	0.005 
	0
	达标

	镉（μg/L）
	0.18
	0.21
	0.21
	0.18
	0.195
	0.0212 
	100%
	≤5
	0.042 
	0
	达标

	铁（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0
	0
	≤0.3
	0.017 
	0
	达标

	锰（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0
	0
	≤0.10
	0.050 
	0
	达标

	镍（μg/L）
	1.29
	1.56
	1.56
	1.29
	1.425
	0.1909 
	100%
	≤20
	0.078 
	0
	达标

	汞（μg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0
	0
	≤1
	0.020 
	0
	达标

	铍（μg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0
	0
	≤2
	0.005 
	0
	达标

	锑（μg/L）
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0
	0
	≤5
	0.020 
	0
	达标

	钴（mg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0
	0
	≤0.05
	0.200 
	0
	达标

	铊（μg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0
	0
	≤0.1
	0.150 
	0
	达标

	总大肠菌群（MPN/L）
	20L
	20L
	20L
	20L
	0
	0
	≤30
	0.333 
	0
	达标

	细菌总数（CFU/mL）
	54
	53
	54
	53
	53.5
	0.7071 
	100%
	≤100
	0.540 
	0
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	332
	352
	352
	332
	342
	14.1421 
	100%
	≤1000
	0.352 
	0
	达标

	氰化物（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0
	0
	≤0.05
	0.020 
	0
	达标


表4.2.3-3  地下水水质检测结果表（2#监测井）
	检测项目
	检测结果
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	检出率
	标准限值
	最大单因子指数S
	超标率
	达标情况

	
	2026.3.13
	2026.3.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH值（无量纲）
	7.4
	7.3
	7.4
	7.3
	7.35
	0.0707 
	100%
	6.5≤pH≤8.5
	0.16
	0
	达标

	总硬度（mg/L）
	303
	308
	308
	303
	305.5
	3.5355 
	100%
	≤450
	0.684 
	0
	达标

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.8
	2.8
	2.8
	2.8
	0
	100%
	≤3.0
	0.667 
	0
	达标

	总磷（mg/L）
	0.14
	0.15
	0.15
	0.14
	0.145
	0.0071 
	100%
	/
	/
	/
	/

	硝酸盐氮（mg/L）
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	0
	100%
	≤20.0
	0.032 
	0
	达标

	亚硝酸盐氮（mg/L）
	0.047
	0.050
	0.050
	0.047
	0.0485
	0.0021 
	100%
	≤1.00
	0.050 
	0
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.360
	0.379
	0.379
	0.360
	0.3695
	0.0134 
	100%
	≤0.50
	0.758 
	0
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	51
	42
	51
	42
	46.5
	6.3640 
	100%
	≤250
	0.204 
	0
	达标

	氯化物（mg/L）
	10L
	10L
	10L
	10L
	0
	0
	≤250
	0.020 
	0
	达标

	氟化物（mg/L）
	0.24
	0.22
	0.24
	0.22
	0.23
	0.0141 
	100%
	≤1.0
	0.240 
	0
	达标

	硫化物（mg/L）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0
	0
	≤0.02
	0.075 
	0
	达标

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0
	0
	≤0.002
	0.075 
	0
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.213
	0.223
	0.223
	0.213
	0.218
	0.0071 
	100%
	≤0.3
	0.743 
	0
	达标

	六价铬（mg/L）
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	0
	100%
	≤0.05
	0.140 
	0
	达标

	砷（μg/L）
	1.2
	2.0
	2.0
	1.2
	1.6
	0.5657 
	100%
	≤10
	0.200 
	0
	达标

	铅（μg/L）
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0
	0
	≤10
	0.005 
	0
	达标

	铜（mg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0
	0
	≤1.00
	0.020 
	0
	达标

	锌（mg/L）
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0
	0
	≤1.00
	0.005 
	0
	达标

	镉（μg/L）
	0.49
	0.45
	0.49
	0.45
	0.47
	0.0283 
	100%
	≤5
	0.098 
	0
	达标

	铁（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0
	0
	≤0.3
	0.017 
	0
	达标

	锰（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0
	0
	≤0.10
	0.050 
	0
	达标

	镍（μg/L）
	8.63
	8.69
	8.69
	8.63
	8.66
	0.0424 
	100%
	≤20
	0.435 
	0
	达标

	汞（μg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0
	0
	≤1
	0.020 
	0
	达标

	铍（μg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0
	0
	≤2
	0.005 
	0
	达标

	锑（μg/L）
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0
	0
	≤5
	0.020 
	0
	达标

	钴（mg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0
	0
	≤0.05
	0.200 
	0
	达标

	铊（μg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0
	0
	≤0.1
	0.150 
	0
	达标

	总大肠菌群（MPN/L）
	20L
	20L
	20L
	20L
	0
	100%
	≤30
	0.333 
	0
	达标

	细菌总数（CFU/mL）
	71
	75
	75
	71
	73
	2.8284 
	100%
	≤100
	0.750 
	0
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	860
	847
	860
	847
	853.5
	9.1924 
	100%
	≤1000
	0.860 
	0
	达标

	氰化物（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0
	0
	≤0.05
	0.020 
	0
	达标


表4.2.3-4  地下水水质检测结果表（3#监测井）
	检测项目
	检测结果
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	检出率
	标准限值
	最大单因子指数S
	超标率
	达标情况

	
	2026.3.13
	2026.3.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH值（无量纲）
	7.3
	7.3
	7.3
	7.3
	0
	100%
	6.5≤pH≤8.5
	0.12
	0
	达标

	总硬度（mg/L）
	305
	310
	305
	310
	307.5
	3.5355 
	100%
	≤450
	0.678 
	0
	达标

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.1
	1.8
	2.1
	1.8
	1.95
	0.2121 
	100%
	≤3.0
	0.700 
	0
	达标

	总磷（mg/L）
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0
	100%
	/
	/
	/
	/

	硝酸盐氮（mg/L）
	2.99
	2.92
	2.99
	2.92
	2.955
	0.0495 
	100%
	≤20.0
	0.150 
	0
	达标

	亚硝酸盐氮（mg/L）
	0.022
	0.024
	0.024
	0.022
	0.023
	0.0014 
	100%
	≤1.00
	0.024 
	0
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.047
	0.039
	0.047
	0.039
	0.043
	0.0057 
	100%
	≤0.50
	0.094 
	0
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	64
	52
	64
	52
	58
	8.4853 
	100%
	≤250
	0.256 
	0
	达标

	氯化物（mg/L）
	10L
	10L
	10L
	10L
	0
	0
	≤250
	0.020 
	0
	达标

	氟化物（mg/L）
	0.74
	0.72
	0.74
	0.72
	0.73
	0.0141 
	100%
	≤1.0
	0.740 
	0
	达标

	硫化物（mg/L）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0
	0
	≤0.02
	0.075 
	0
	达标

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0
	0
	≤0.002
	0.075 
	0
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0
	0
	≤0.3
	0.083 
	0
	达标

	六价铬（mg/L）
	0.010
	0.011
	0.011
	0.010
	0.0105
	0.0007 
	100%
	≤0.05
	0.220 
	0
	达标

	砷（μg/L）
	3.1
	2.1
	3.1
	2.1
	2.6
	0.7071 
	100%
	≤10
	0.310 
	0
	达标

	铅（μg/L）
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0
	0
	≤10
	0.005 
	0
	达标

	铜（mg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0
	0
	≤1.00
	0.020 
	0
	达标

	锌（mg/L）
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0
	0
	≤1.00
	0.005 
	0
	达标

	镉（μg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0
	0
	≤5
	0.005 
	0
	达标

	铁（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0
	0
	≤0.3
	0.017 
	0
	达标

	锰（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0
	0
	≤0.10
	0.050 
	0
	达标

	镍（μg/L）
	0.425
	0.37
	0.425
	0.37
	0.3975
	0.0389 
	100%
	≤20
	0.021 
	0
	达标

	汞（μg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0
	0
	≤1
	0.020 
	0
	达标

	铍（μg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0
	0
	≤2
	0.005 
	0
	达标

	锑（μg/L）
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0
	0
	≤5
	0.020 
	0
	达标

	钴（mg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0
	0
	≤0.05
	0.200 
	0
	达标

	铊（μg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0
	0
	≤0.1
	0.150 
	0
	达标

	总大肠菌群（MPN/L）
	20L
	20L
	20L
	20L
	0
	100%
	≤30
	0.333 
	0
	达标

	细菌总数（CFU/mL）
	67
	59
	67
	59
	63
	5.6569 
	100%
	≤100
	0.670 
	0
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	518
	540
	540
	518
	529
	15.5563 
	100%
	≤1000
	0.540 
	0
	达标

	氰化物（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0
	0
	≤0.05
	0.020 
	0
	达标


表4.2.3-5  地下水水质检测结果表（4#监测井）
	检测项目
	检测结果
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	检出率
	标准限值
	最大单因子指数S
	超标率
	达标情况

	
	2026.3.13
	2026.3.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH值（无量纲）
	7.8
	7.7
	7.8
	7.7
	7.75
	0.0707 
	100%
	6.5≤pH≤8.5
	0.32
	0
	达标

	总硬度（mg/L）
	269
	270
	270
	269
	269.5
	0.7071 
	100%
	≤450
	0.600 
	0
	达标

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.4
	2.6
	2.6
	2.4
	2.5
	0.1414 
	100%
	≤3.0
	0.867 
	0
	达标

	总磷（mg/L）
	0.20
	0.21
	0.21
	0.20
	0.205
	0.0071 
	100%
	/
	/
	/
	/

	硝酸盐氮（mg/L）
	5.34
	5.82
	5.82
	5.34
	5.58
	0.3394 
	100%
	≤20.0
	0.291 
	0
	达标

	亚硝酸盐氮（mg/L）
	0.278
	0.289
	0.289
	0.278
	0.2835
	0.0078 
	100%
	≤1.00
	0.289 
	0
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.400
	0.439
	0.439
	0.400
	0.4195
	0.0276 
	100%
	≤0.50
	0.878 
	0
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	55
	60
	60
	55
	57.5
	3.5355 
	100%
	≤250
	0.240 
	0
	达标

	氯化物（mg/L）
	10L
	10L
	10L
	10L
	0
	0
	≤250
	0.020 
	0
	达标

	氟化物（mg/L）
	0.06
	0.08
	0.08
	0.06
	0.07
	0.0141 
	100%
	≤1.0
	0.080 
	0
	达标

	硫化物（mg/L）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0
	0
	≤0.02
	0.075 
	0
	达标

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0
	0
	≤0.002
	0.075 
	0
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.144
	0.123
	0.144
	0.123
	0.1335
	0.0148 
	100%
	≤0.3
	0.480 
	0
	达标

	六价铬（mg/L）
	0.037
	0.036
	0.037
	0.036
	0.0365
	0.0007 
	100%
	≤0.05
	0.740 
	0
	达标

	砷（μg/L）
	1.1
	1.0
	1.1
	1.0
	1.05
	0.0707 
	100%
	≤10
	0.110 
	0
	达标

	铅（μg/L）
	0.29
	0.33
	0.33
	0.29
	0.31
	0.0283 
	100%
	≤10
	0.033 
	0
	达标

	铜（mg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0
	0
	≤1.00
	0.020 
	0
	达标

	锌（mg/L）
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0
	0
	≤1.00
	0.005 
	0
	达标

	镉（μg/L）
	0.11
	0.09
	0.11
	0.09
	0.10
	0.0141 
	100%
	≤5
	0.022 
	0
	达标

	铁（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0
	0
	≤0.3
	0.017 
	0
	达标

	锰（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0
	0
	≤0.10
	0.050 
	0
	达标

	镍（μg/L）
	1.94
	1.92
	1.94
	1.92
	1.93
	0.0141 
	100%
	≤20
	0.097 
	0
	达标

	汞（μg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0
	0
	≤1
	0.020 
	0
	达标

	铍（μg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0
	0
	≤2
	0.005 
	0
	达标

	锑（μg/L）
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0
	0
	≤5
	0.020 
	0
	达标

	钴（mg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0
	0
	≤0.05
	0.200 
	0
	达标

	铊（μg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0
	0
	≤0.1
	0.150 
	0
	达标

	总大肠菌群（MPN/L）
	20L
	20L
	20L
	20L
	0
	0
	≤30
	0.333 
	0
	达标

	细菌总数（CFU/mL）
	52
	49
	52
	49
	50.5
	2.1213 
	100%
	≤100
	0.520 
	0
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	399
	414
	414
	399
	406.5
	10.6066 
	100%
	≤1000
	0.414 
	0
	达标

	氰化物（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0
	0
	≤0.05
	0.020 
	0
	达标


表4.2.3-6  地下水水质检测结果表（5#监测井）
	检测项目
	检测结果
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	检出率
	标准限值
	最大单因子指数S
	超标率
	达标情况

	
	2026.3.13
	2026.3.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH值（无量纲）
	7.4
	7.6
	7.6
	7.4
	7.5
	0.1414 
	100%
	6.5≤pH≤8.5
	0.24
	0
	达标

	总硬度（mg/L）
	254
	255
	255
	254
	254.5
	0.7071 
	100%
	≤450
	0.567 
	0
	达标

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.0
	1.6
	2.0
	1.6
	1.8
	0.2828 
	100%
	≤3.0
	0.667 
	0
	达标

	总磷（mg/L）
	0.19
	0.18
	0.19
	0.18
	0.185
	0.0071 
	100%
	/
	/
	/
	/

	硝酸盐氮（mg/L）
	0.60
	0.63
	0.63
	0.60
	0.615
	0.0212 
	100%
	≤20.0
	0.032 
	0
	达标

	亚硝酸盐氮（mg/L）
	0.007
	0.009
	0.009
	0.007
	0.008
	0.0014 
	100%
	≤1.00
	0.009 
	0
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.218
	0.237
	0.237
	0.218
	0.2275
	0.0134 
	100%
	≤0.50
	0.474 
	0
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	50
	53
	53
	50
	51.5
	2.1213 
	100%
	≤250
	0.212 
	0
	达标

	氯化物（mg/L）
	18
	16
	18
	16
	17
	1.4142 
	100%
	≤250
	0.072 
	0
	达标

	氟化物（mg/L）
	0.15
	0.13
	0.15
	0.13
	0.14
	0.0141 
	100%
	≤1.0
	0.150 
	0
	达标

	硫化物（mg/L）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0
	0
	≤0.02
	0.075 
	0
	达标

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0
	0
	≤0.002
	0.075 
	0
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0
	0
	≤0.3
	0.083 
	0
	达标

	六价铬（mg/L）
	0.041
	0.039
	0.041
	0.039
	0.040
	0.0014 
	100%
	≤0.05
	0.820 
	0
	达标

	砷（μg/L）
	2.1
	2.0
	2.1
	2.0
	2.05
	0.0707 
	100%
	≤10
	0.210 
	0
	达标

	铅（μg/L）
	2.42
	2.45
	2.45
	2.42
	2.435
	0.0212 
	100%
	≤10
	0.245 
	0
	达标

	铜（mg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0
	0
	≤1.00
	0.020 
	0
	达标

	锌（mg/L）
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	0
	0
	≤1.00
	0.005 
	0
	达标

	镉（μg/L）
	0.30
	0.32
	0.32
	0.30
	0.31
	0.0141 
	100%
	≤5
	0.064 
	0
	达标

	铁（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0
	0
	≤0.3
	0.017 
	0
	达标

	锰（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0
	0
	≤0.10
	0.050 
	0
	达标

	镍（μg/L）
	1.53
	1.46
	1.53
	1.46
	1.495
	0.0495 
	100%
	≤20
	0.077 
	0
	达标

	汞（μg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0
	0
	≤1
	0.020 
	0
	达标

	铍（μg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0
	0
	≤2
	0.005 
	0
	达标

	锑（μg/L）
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0
	0
	≤5
	0.020 
	0
	达标

	钴（mg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0
	0
	≤0.05
	0.200 
	0
	达标

	铊（μg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0
	0
	≤0.1
	0.150 
	0
	达标

	总大肠菌群（MPN/L）
	20L
	20L
	20L
	20L
	0
	100%
	≤30
	0.333 
	0
	达标

	细菌总数（CFU/mL）
	64
	60
	64
	60
	62
	2.8284 
	100%
	≤100
	0.640 
	0
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	336
	362
	362
	336
	349
	18.3848 
	100%
	≤1000
	0.362 
	0
	达标

	氰化物（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0
	0
	≤0.05
	0.020 
	0
	达标


表4.2.3-7  地下水水质检测结果表（6#监测井）
	检测项目
	检测结果
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	检出率
	标准限值
	最大单因子指数S
	超标率
	达标情况

	
	2026.6.1
	2026.6.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH值（无量纲）
	7.1
	7.1
	7.1
	7.1
	0
	100%
	6.5≤pH≤8.5
	0.04 
	0
	达标

	总硬度（mg/L）
	81
	82
	82
	81
	81.5
	0.7071 
	100%
	≤450
	0.182 
	0
	达标

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.84
	2.86
	2.86
	2.84
	2.85
	0.0141 
	100%
	≤3.0
	0.953 
	0
	达标

	总磷（mg/L）
	0.06
	0.07
	0.07
	0.06
	0.065
	0.0071 
	100%
	/
	/
	/
	/

	硝酸盐氮（mg/L）
	4.72
	4.77
	4.77
	4.72
	4.745
	0.0354 
	100%
	≤20.0
	0.239 
	0
	达标

	亚硝酸盐氮（mg/L）
	0.887
	0.897
	0.897
	0.887
	0.892
	0.0071 
	100%
	≤1.00
	0.897 
	0
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.296
	0.304
	0.304
	0.296
	0.300
	0.0057 
	100%
	≤0.50
	0.608 
	0
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	22
	23
	23
	22
	22.5
	0.7071 
	100%
	≤250
	0.092 
	0
	达标

	氯化物（mg/L）
	60
	59
	60
	59
	59.5
	0.7071 
	100%
	≤250
	0.240 
	0
	达标

	氟化物（mg/L）
	0.10
	0.11
	0.11
	0.10
	0.105
	0.0071 
	100%
	≤1.0
	0.110 
	0
	达标

	硫化物（mg/L）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0
	0
	≤0.02
	0.075 
	0
	达标

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0
	0
	≤0.002
	0.075 
	0
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0
	0
	≤0.3
	0.083 
	0
	达标

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0
	0
	≤0.05
	0.040 
	0
	达标

	砷（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0
	0
	≤0.01
	0.015 
	0
	达标

	铅（mg/L）
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	0
	0
	≤0.01
	0.125 
	0
	达标

	铜（mg/L）
	0.006
	0.007
	0.007
	0.006
	0.0065
	0.0007 
	100%
	≤1.00
	0.007
	0
	达标

	锌（mg/L）
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0
	100%
	≤1.00
	0.010 
	0
	达标

	镉（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0
	0
	≤0.005
	0.500 
	0
	达标

	铁（mg/L）
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0
	100%
	≤0.3
	0.067 
	0
	达标

	锰（mg/L）
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0
	100%
	≤0.10
	0.200 
	0
	达标

	镍（μg/L）
	0.007L
	0.007L
	0.007L
	0.007L
	0
	0
	≤0.02
	0.175 
	0
	达标

	汞（mg/L）
	0.00005
	0.00004
	0.00005
	0.00004
	0.000045
	0.00001
	100%
	≤0.001
	0.050
	0
	达标

	铍（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0
	0
	≤0.002
	0.005 
	0
	达标

	锑（mg/L）
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0
	0
	≤0.005
	0.020 
	0
	达标

	钴（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0
	0
	≤0.05
	0.100 
	0
	达标

	铊（mg/L）
	0.00003L
	0.00003L
	0.00003L
	0.00003L
	0
	0
	≤0.0001
	0.150 
	0
	达标

	总大肠菌群（MPN/L）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	0
	0
	≤30
	/
	0
	达标

	细菌总数（CFU/mL）
	29
	30
	30
	29
	29.5
	0.7071 
	100%
	≤100
	0.300 
	0
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	204
	210
	210
	204
	207
	4.2426 
	100%
	≤1000
	0.210 
	0
	达标

	氰化物（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0
	0
	≤0.05
	0.040 
	0
	达标


表4.2.3-8  地下水水质检测结果表（渗滤液收集池监测井）
	检测项目
	检测结果
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	检出率
	标准限值
	最大单因子指数S
	超标率
	达标情况

	
	2026.6.1
	2026.6.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH值（无量纲）
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	0
	100%
	6.5≤pH≤8.5
	0
	0
	达标

	总硬度（mg/L）
	63
	67
	67
	63
	65
	2.8284 
	100%
	≤450
	0.149 
	0
	达标

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.71
	2.80
	2.80
	2.71
	2.755
	0.0636 
	100%
	≤3.0
	0.933 
	0
	达标

	总磷（mg/L）
	0.01
	0.02
	0.02
	0.01
	0.015
	0.0071 
	100%
	/
	/
	/
	/

	硝酸盐氮（mg/L）
	3.52
	3.54
	3.54
	3.52
	3.53
	0.0141 
	100%
	≤20.0
	0.177 
	0
	达标

	亚硝酸盐氮（mg/L）
	0.676
	0.687
	0.687
	0.676
	0.6815
	0.0078 
	100%
	≤1.00
	0.687 
	0
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.441
	0.447
	0.447
	0.441
	0.444
	0.0042 
	100%
	≤0.50
	0.894 
	0
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	18
	18
	18
	18
	0
	100%
	≤250
	0.072 
	0
	达标

	氯化物（mg/L）
	53
	52
	53
	52
	52.5
	0.7071 
	100%
	≤250
	0.212 
	0
	达标

	氟化物（mg/L）
	0.07
	0.08
	0.08
	0.07
	0.075
	0.0071 
	100%
	≤1.0
	0.080 
	0
	达标

	硫化物（mg/L）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0
	0
	≤0.02
	0.075 
	0
	达标

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0
	0
	≤0.002
	0.075 
	0
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0
	0
	≤0.3
	0.083 
	0
	达标

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0
	0
	≤0.05
	0.040 
	0
	达标

	砷（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0
	0
	≤0.01
	0.015 
	0
	达标

	铅（mg/L）
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	0
	0
	≤0.01
	0.125 
	0
	达标

	铜（mg/L）
	0.006L
	0.006L
	0.006L
	0.006L
	0
	0
	≤1.00
	0.003 
	0
	达标

	锌（mg/L）
	0.004
	0.004
	0.004
	0.004
	0
	100%
	≤1.00
	0.004 
	0
	达标

	镉（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0
	0
	≤0.005
	0.500 
	0
	达标

	铁（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0
	0
	≤0.3
	0.017 
	0
	达标

	锰（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0
	0
	≤0.10
	0.020 
	0
	达标

	镍（μg/L）
	0.007L
	0.007L
	0.007L
	0.007L
	0
	0
	≤0.02
	0.175 
	0
	达标

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0
	0
	≤0.001
	0.020
	0
	达标

	铍（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0
	0
	≤0.002
	0.005 
	0
	达标

	锑（mg/L）
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0
	0
	≤0.005
	0.020 
	0
	达标

	钴（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0
	0
	≤0.05
	0.100 
	0
	达标

	铊（mg/L）
	0.00003L
	0.00003L
	0.00003L
	0.00003L
	0
	0
	≤0.0001
	0.150 
	0
	达标

	总大肠菌群（MPN/L）
	10
	未检出
	10
	未检出
	/
	/
	50%
	≤30
	0.333 
	0
	达标

	细菌总数（CFU/mL）
	22
	27
	27
	22
	24.5
	3.5355 
	100%
	≤100
	0.270 
	0
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	175
	179
	179
	175
	177
	2.8284 
	100%
	≤1000
	0.179 
	0
	达标

	氰化物（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0
	0
	≤0.05
	0.040 
	0
	达标


根据上述监测结果，7个地下水监测点位各项监测因子均能够满足《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。

表4.2.3-9  地下水八大离子检测结果表 单位：mg/L
	监测结果
	Cl-
	SO42-
	CO32-
	HCO3-
	K+
	Na+
	Ca2+
	Mg2+

	1#监测井
	5.21
	38.3
	5L
	264
	0.03
	13.2
	46.2
	27.7

	
	5.21
	37.8
	5L
	264
	0.05
	13.6
	47.2
	27.4

	2#监测井
	5.64
	46.9
	5L
	340
	0.10
	13.1
	60.6
	36.1

	
	5.43
	40.7
	5L
	352
	0.13
	13.2
	62.3
	36.4

	3#监测井
	4.73
	62.0
	5L
	382
	5.00
	29.8
	92.6
	17.5

	
	5.73
	47.5
	5L
	389
	5.25
	30.3
	94.2
	17.8

	4#监测井
	4.39
	51.3
	5L
	341
	4.50
	26.1
	83.3
	14.6

	
	4.74
	59.3
	5L
	330
	4.62
	26.3
	83.4
	14.7

	5#监测井
	11.2
	47.4
	5L
	320
	13.5
	25.3
	78.0
	13.9

	
	11.3
	48.4
	5L
	315
	13.8
	25.6
	79.3
	14.1

	6#监测井
	48.7
	16.4
	5L
	102
	23.0
	29.0
	26.2
	2.58

	
	48.4
	16.4
	5L
	104
	22.6
	29.0
	26.0
	2.60

	渗滤液收集池监测井
	46.5
	12.7
	5L
	81
	21.0
	28.5
	19.2
	2.05

	
	46.5
	12.6
	5L
	83
	21.2
	28.5
	18.7
	2.12


地下水八大离子平衡分析

《水环境监测规范》（SL 219-2013）中“12.2 数据处理与审核”阴阳离子误差计算公式如下：
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本次评价5个监测点位地下水八大离子监测结果计算结果如下：

表4.2.3-8  地下水八大离子平衡分析表 单位：mg/L
	监测点位
	阳离子
	阴离子
	阳离子总量
	阴离子总量
	相对误差%
	评价标准%
	结果判定

	
	K+
	Na+
	Ca2+
	Mg2+
	Cl-
	SO42-
	CO32-
	HCO3-
	
	
	
	
	

	1#监测井
	0.03
	13.2
	46.2
	27.7
	5.21
	38.3
	5L
	264
	5.193
	5.273
	0.8
	5
	符合

	
	0.05
	13.6
	47.2
	27.4
	5.21
	37.8
	5L
	264
	5.236
	5.262
	0.2
	5
	符合

	2#监测井
	0.10
	13.1
	60.6
	36.1
	5.64
	46.9
	5L
	340
	6.61
	6.71
	0.7
	5
	符合

	
	0.13
	13.2
	62.3
	36.4
	5.43
	40.7
	5L
	352
	6.726
	6.771
	0.3
	5
	符合

	3#监测井
	5.00
	29.8
	92.6
	17.5
	4.73
	62.0
	5L
	382
	7.512
	7.687
	1.2
	5
	符合

	
	5.25
	30.3
	94.2
	17.8
	5.73
	47.5
	5L
	389
	7.645
	7.528
	0.8
	5
	符合

	4#监测井
	4.50
	26.1
	83.3
	14.6
	4.39
	51.3
	5L
	341
	6.632
	6.783
	1.1
	5
	符合

	
	4.62
	26.3
	83.4
	14.7
	4.74
	59.3
	5L
	330
	6.657
	6.779
	0.9
	5
	符合

	5#监测井
	13.5
	25.3
	78.0
	13.9
	11.2
	47.4
	5L
	320
	6.504
	6.549
	0.3
	5
	符合

	
	13.8
	25.6
	79.3
	14.1
	11.3
	48.4
	5L
	315
	6.607
	6.491
	0.9
	5
	符合

	6#监测井
	23.0
	29.0
	26.2
	2.58
	48.7
	16.4
	5L
	102
	3.376
	3.386
	0.1
	5
	符合

	
	22.6
	29.0
	26.0
	2.60
	48.4
	16.4
	5L
	104
	3.357
	3.41
	0.8
	5
	符合

	渗滤液收集池监测井
	21.0
	28.5
	19.2
	2.05
	46.5
	12.7
	5L
	81
	2.908
	2.902
	0.1
	5
	符合

	
	21.2
	28.5
	18.7
	2.12
	46.5
	12.6
	5L
	83
	2.894
	2.933
	0.7
	5
	符合


综上，对照《水环境监测规范》（SL 219-2013）7个监测点位的八大离子中阴阳离子误差在5%以内，满足要求。
4.2.4声环境质量现状

建设单位委托云南升环检测技术有限公司对项目评价范围内声环境质量现状进行了监测。
监测点布设

根据项目周边实际情况，项目声环境评价范围内无学校、居民区等声环境敏感点。因此，根据声源的位置和周围情况，本次声环境质量现状监测主要对项目厂界进行监测，在厂界外布设4个监测点。噪声现状监测布点见表4.2.4-1和附图7。

表4.2.4-1  声环境质量现状监测点位

	编号
	监测点位
	监测点功能区

	N1
	项目区东侧
	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区

	N2
	项目区南侧
	

	N3
	项目区西侧
	

	N4
	项目区北侧
	


监测因子

等效连续A声级

监测时间和频次

连续监测2天，分昼、夜两个时段进行。

监测方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）执行。


监测结果与评价

表4.2.4-2  声环境质量现状监测点位

	名称
	监测日期
	昼间
	夜间

	
	
	监测结果
	标准值
	评价
	监测结果
	标准值
	评价

	厂界东
	2026.3.14
	53
	60
	达标
	43
	50
	达标

	厂界南
	
	58
	60
	达标
	48
	50
	达标

	厂界西
	
	55
	60
	达标
	46
	50
	达标

	厂界北
	
	54
	60
	达标
	44
	50
	达标

	厂界东
	2026.3.15
	52
	60
	达标
	45
	50
	达标

	厂界南
	
	57
	60
	达标
	47
	50
	达标

	厂界西
	
	56
	60
	达标
	45
	50
	达标

	厂界北
	
	53
	60
	达标
	44
	50
	达标


根据上述监测结果，项目厂界四周4个监测点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值要求。
4.2.5土壤环境质量现状

建设单位委托云南升环检测技术有限公司、中博源检测（云南）有限公司对项目评价范围内土壤环境质量现状进行了监测。
土壤监测点位及监测项目

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），本次环评在厂区内外共布设13个监测点。详见下表。

表4.2.5-1  项目土壤监测点位及监测项目一览表

	编号
	名称
	布点位置
	点位类型
	取样深度
	监测因子

	TZ1
	1#主生产车间旁绿化带
	项目占地范围内
	柱状样点
	0～0.5m、0.5～1.5m、1.5～3.0m分别取样
	pH、石油烃+45项

	TZ2
	2#南侧绿化带
	
	
	
	

	TZ3
	3#渗滤液处理站旁绿化带
	
	
	
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃

	TZ4
	4#主要排放口旁绿化带
	
	
	
	

	TZ5
	5#宿舍楼旁绿化带
	
	
	
	

	TZ6
	9#拟建医疗废物处置车间
	
	
	
	pH、石油烃+45项

	TB1
	6#油库旁绿化带
	
	表层样点
	0~0.2m
	pH、石油烃+45项

	TB2
	7#原水处理站旁绿化带
	
	
	
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃

	TB3
	8#厂区西南侧
	
	
	
	pH、石油烃+45项

	TB4
	1#厂区外东北200m
	项目占地范围外
	
	
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃

	TB5
	2#厂区外东南200m
	
	
	
	

	TB6
	3#厂区外西南200m
	
	
	
	

	TB7
	4#厂区外西北200m
	
	
	
	


监测时间与频次

2026年3月16日、2026年6月1日，一次采样分析。

3、监测分析方法

按国家现行取样、监测分析方法进行。

4、监测及评价

（1）评价标准

本项目占地范围内的建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值，占地范围外的林地参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他农用地的风险筛选值。

（2）监测结果及达标评述

土壤环境质量现状监测结果见下表。
表4.2.5-2  土壤环境质量现状监测结果统计表（TZ1、TZ2）
	序号
	检测项目
	TZ1（柱状）
	TZ2（柱状）
	筛选值
	管制值
	评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3m
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3m
	
	
	

	1
	pH值

（无量纲）
	6.23
	6.46
	6.80
	6.49
	6.54
	6.31
	—
	—
	—

	2
	砷
	10.7
	12.7
	11.9
	13.6
	15.0
	11.4
	60
	140
	均能达到筛选值

	3
	铜
	5
	28
	13
	14
	26
	25
	18000
	36000
	均能达到筛选值

	4
	铅
	17
	12
	24
	32
	25
	36
	800
	2500
	均能达到筛选值

	5
	镉
	0.29
	0.60
	0.30
	0.27
	0.35
	0.40
	65
	172
	均能达到筛选值

	6
	镍
	21
	23
	15
	22
	6
	13
	900
	2000
	均能达到筛选值

	7
	汞
	0.130
	0.058
	0.005
	0.159
	0.132
	0.048
	38
	82
	均能达到筛选值

	8
	六价铬
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	5.7
	78
	均能达到筛选值

	9
	四氯化碳（ug/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	2800
	3600
	均能达到筛选值

	10
	氯仿（ug/kg）
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	900
	10000
	均能达到筛选值

	11
	氯甲烷（ug/kg）
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	37000
	120000
	均能达到筛选值

	12
	1,1-二氯乙烷（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	9000
	100000
	均能达到筛选值

	13
	1,2-二氯乙烷（ug/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	5000
	21000
	均能达到筛选值

	14
	1,1-二氯乙烯（ug/kg）
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	66000
	200000
	均能达到筛选值

	15
	二氯甲烷（ug/kg）
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	616000
	2000000
	均能达到筛选值

	16
	1,2-二氯丙烷（ug/kg）
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	5000
	47000
	均能达到筛选值

	17
	1,1,1,2-四氯乙烷（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	10000
	100000
	均能达到筛选值

	18
	1,1,2,2-四氯乙烷（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	6800
	50000
	均能达到筛选值

	19
	四氯乙烯（ug/kg）
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	53000
	183000
	均能达到筛选值

	20
	1,1,1-三氯乙烷（ug/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	840000
	840000
	均能达到筛选值

	21
	1,1,2-三氯乙烷（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	2800
	15000
	均能达到筛选值

	22
	三氯乙烯（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	2800
	20000
	均能达到筛选值

	23
	1,2,3-三氯丙烷（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	500
	5000
	均能达到筛选值

	24
	氯乙烯（ug/kg）
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	430
	4300
	均能达到筛选值

	25
	苯（ug/kg）
	1.9L
	1.9L
	1.9L
	1.9L
	1.9L
	1.9L
	4000
	40000
	均能达到筛选值

	26
	氯苯（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	270000
	1000000
	均能达到筛选值

	27
	1,2-二氯苯（ug/kg）
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	560000
	560000
	均能达到筛选值

	28
	1,4-二氯苯（ug/kg）
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	20000
	200000
	均能达到筛选值

	29
	乙苯（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	28000
	280000
	均能达到筛选值

	30
	苯乙烯（ug/kg）
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1290000
	1290000
	均能达到筛选值

	31
	甲苯（ug/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1200000
	1200000
	均能达到筛选值

	32
	间,对二甲苯（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	570000
	570000
	均能达到筛选值

	33
	邻-二甲苯（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	640000
	640000
	均能达到筛选值

	34
	反式-1,2-二氯乙烯（ug/kg）
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	54000
	163000
	均能达到筛选值

	35
	顺式-1,2-二氯乙烯（ug/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	596000
	2000000
	均能达到筛选值

	36
	萘
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	70
	700
	均能达到筛选值

	37
	苯并[a]蒽
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	15
	151
	均能达到筛选值

	38
	苯并[a]芘
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	1.5
	15
	均能达到筛选值

	39
	苯并[b]荧蒽
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	15
	151
	均能达到筛选值

	40
	䓛
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	1293
	12900
	均能达到筛选值

	41
	苯并[k]荧蒽
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	151
	1500
	均能达到筛选值

	42
	茚并[1,2,3-cd]芘
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	15
	151
	均能达到筛选值

	43
	二苯并[a,h]蒽
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	1.5
	15
	均能达到筛选值

	44
	2-氯苯酚
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	2256
	4500
	均能达到筛选值

	45
	硝基苯
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	76
	760
	均能达到筛选值

	46
	苯胺
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	260
	263
	均能达到筛选值

	47
	石油烃（C10-C40）
	6L
	6L
	6L
	6L
	6L
	6L
	4500
	9000
	均能达到筛选值


表4.2.5-3  土壤环境质量现状监测结果统计表（TZ3、TZ4）
	序号
	检测项目
	TZ3（柱状）
	TZ4（柱状）
	筛选值
	管制值
	评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3m
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3m
	
	
	

	1
	pH值（无量纲）
	6.41
	6.62
	6.63
	6.40
	6.44
	6.58
	—
	—
	—

	2
	砷
	11.1
	11.4
	11.7
	12.1
	10.4
	10.8
	60
	140
	均能达到筛选值

	3
	铜
	19
	11
	21
	17
	21
	8
	18000
	36000
	均能达到筛选值

	4
	铅
	39
	40
	29
	48
	46
	38
	800
	2500
	均能达到筛选值

	5
	镉
	0.39
	0.27
	0.28
	0.31
	0.37
	0.35
	65
	172
	均能达到筛选值

	6
	镍
	16
	26
	28
	25
	29
	11
	900
	2000
	均能达到筛选值

	7
	汞
	0.116
	0.142
	0.128
	0.086
	0.068
	0.057
	38
	82
	均能达到筛选值

	8
	六价铬
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	5.7
	78
	均能达到筛选值

	9
	石油烃（C10-C40）
	6L
	6L
	6L
	6L
	6L
	6L
	4500
	9000
	均能达到筛选值


表4.2.5-4  土壤环境质量现状监测结果统计表（TZ6）
	序号
	检测项目
	TZ6（柱状）
	筛选值
	管制值
	评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3m
	
	
	

	1
	pH值（无量纲）
	7.03
	7.18
	7.06
	—
	—
	—

	2
	砷
	16.4
	10.1
	16.4
	60
	140
	均能达到筛选值

	3
	铜
	29
	30
	43
	18000
	36000
	均能达到筛选值

	4
	铅
	32
	30
	33
	800
	2500
	均能达到筛选值

	5
	镉
	0.03
	0.04
	0.06
	65
	172
	均能达到筛选值

	6
	镍
	46
	42
	45
	900
	2000
	均能达到筛选值

	7
	汞
	0.0982
	0.105
	0.115
	38
	82
	均能达到筛选值

	8
	六价铬
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	5.7
	78
	均能达到筛选值

	9
	四氯化碳（ug/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	2800
	3600
	均能达到筛选值

	10
	氯仿（ug/kg）
	1.1L
	3.1
	3.1
	900
	10000
	均能达到筛选值

	11
	氯甲烷（ug/kg）
	1.0L
	1.0L
	2
	37000
	120000
	均能达到筛选值

	12
	1,1-二氯乙烷（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	9000
	100000
	均能达到筛选值

	13
	1,2-二氯乙烷（ug/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	5000
	21000
	均能达到筛选值

	14
	1,1-二氯乙烯（ug/kg）
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	66000
	200000
	均能达到筛选值

	15
	二氯甲烷（ug/kg）
	1.5L
	9.7
	13.5
	616000
	2000000
	均能达到筛选值

	16
	1,2-二氯丙烷（ug/kg）
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	5000
	47000
	均能达到筛选值

	17
	1,1,1,2-四氯乙烷（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	10000
	100000
	均能达到筛选值

	18
	1,1,2,2-四氯乙烷（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	6800
	50000
	均能达到筛选值

	19
	四氯乙烯（ug/kg）
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	53000
	183000
	均能达到筛选值

	20
	1,1,1-三氯乙烷（ug/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	840000
	840000
	均能达到筛选值

	21
	1,1,2-三氯乙烷（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	2800
	15000
	均能达到筛选值

	22
	三氯乙烯（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	2800
	20000
	均能达到筛选值

	23
	1,2,3-三氯丙烷（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	500
	5000
	均能达到筛选值

	24
	氯乙烯（ug/kg）
	1.0L
	4
	8
	430
	4300
	均能达到筛选值

	25
	苯（ug/kg）
	1.9L
	1.9L
	1.9L
	4000
	40000
	均能达到筛选值

	26
	氯苯（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	270000
	1000000
	均能达到筛选值

	27
	1,2-二氯苯（ug/kg）
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	560000
	560000
	均能达到筛选值

	28
	1,4-二氯苯（ug/kg）
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	20000
	200000
	均能达到筛选值

	29
	乙苯（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	28000
	280000
	均能达到筛选值

	30
	苯乙烯（ug/kg）
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1290000
	1290000
	均能达到筛选值

	31
	甲苯（ug/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1200000
	1200000
	均能达到筛选值

	32
	间,对二甲苯（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	570000
	570000
	均能达到筛选值

	33
	邻-二甲苯（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	640000
	640000
	均能达到筛选值

	34
	反式-1,2-二氯乙烯（ug/kg）
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	54000
	163000
	均能达到筛选值

	35
	顺式-1,2-二氯乙烯（ug/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	596000
	2000000
	均能达到筛选值

	36
	萘
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	70
	700
	均能达到筛选值

	37
	苯并[a]蒽
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	15
	151
	均能达到筛选值

	38
	苯并[a]芘
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	1.5
	15
	均能达到筛选值

	39
	苯并[b]荧蒽
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	15
	151
	均能达到筛选值

	40
	䓛
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	1293
	12900
	均能达到筛选值

	41
	苯并[k]荧蒽
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	151
	1500
	均能达到筛选值

	42
	茚并[1,2,3-cd]芘
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	15
	151
	均能达到筛选值

	43
	二苯并[a,h]蒽
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	1.5
	15
	均能达到筛选值

	44
	2-氯酚
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	2256
	4500
	均能达到筛选值

	45
	硝基苯
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	76
	760
	均能达到筛选值

	46
	苯胺
	2L
	2L
	2L
	260
	263
	均能达到筛选值

	47
	石油烃（C10-C40）
	7
	19
	7
	4500
	9000
	均能达到筛选值


表4.2.5-5  土壤环境质量现状监测结果统计表（TZ5、TB2）
	序号
	检测项目
	TZ5（柱状）
	TB2（表层）
	筛选值
	管制值
	评价

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3m
	0-0.2m
	
	
	

	1
	pH值（无量纲）
	6.76
	6.91
	6.86
	6.62
	—
	—
	—

	2
	砷
	13.0
	10.9
	6.78
	14.6
	60
	140
	均能达到筛选值

	3
	铜
	46
	37
	18
	15
	18000
	36000
	均能达到筛选值

	4
	铅
	39
	41
	11
	19
	800
	2500
	均能达到筛选值

	5
	镉
	0.34
	0.32
	0.34
	0.44
	65
	172
	均能达到筛选值

	6
	镍
	19
	18
	20
	9
	900
	2000
	均能达到筛选值

	7
	汞
	0.037
	0.041
	0.018
	0.021
	38
	82
	均能达到筛选值

	8
	六价铬
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	5.7
	78
	均能达到筛选值

	9
	石油烃（C10-C40）
	6L
	6L
	6L
	6L
	4500
	9000
	均能达到筛选值


表4.2.5-6  土壤环境质量现状监测结果统计表（TB1、TB3）
	序号
	检测项目
	TB1（表层）
	TB3（表层）
	筛选值
	管制值
	评价

	
	
	0-0.2m
	0-0.2m
	
	
	

	1
	pH值（无量纲）
	6.40
	6.61
	—
	—
	—

	2
	砷
	20.9
	14.4
	60
	140
	均能达到筛选值

	3
	铜
	18
	20
	18000
	36000
	均能达到筛选值

	4
	铅
	16
	25
	800
	2500
	均能达到筛选值

	5
	镉
	0.19
	0.33
	65
	172
	均能达到筛选值

	6
	镍
	20
	23
	900
	2000
	均能达到筛选值

	7
	汞
	0.188
	0.139
	38
	82
	均能达到筛选值

	8
	六价铬
	0.5L
	0.5L
	5.7
	78
	均能达到筛选值

	9
	四氯化碳（ug/kg）
	1.3L
	1.3L
	2800
	3600
	均能达到筛选值

	10
	氯仿（ug/kg）
	1.1L
	1.1L
	900
	10000
	均能达到筛选值

	11
	氯甲烷（ug/kg）
	1.0L
	1.0L
	37000
	120000
	均能达到筛选值

	12
	1,1-二氯乙烷（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	9000
	100000
	均能达到筛选值

	13
	1,2-二氯乙烷（ug/kg）
	1.3L
	1.3L
	5000
	21000
	均能达到筛选值

	14
	1,1-二氯乙烯（ug/kg）
	1.0L
	1.0L
	66000
	200000
	均能达到筛选值

	15
	二氯甲烷（ug/kg）
	1.5L
	1.5L
	616000
	2000000
	均能达到筛选值

	16
	1,2-二氯丙烷（ug/kg）
	1.1L
	1.1L
	5000
	47000
	均能达到筛选值

	17
	1,1,1,2-四氯乙烷（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	10000
	100000
	均能达到筛选值

	18
	1,1,2,2-四氯乙烷（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	6800
	50000
	均能达到筛选值

	19
	四氯乙烯（ug/kg）
	1.4L
	1.4L
	53000
	183000
	均能达到筛选值

	20
	1,1,1-三氯乙烷（ug/kg）
	1.3L
	1.3L
	840000
	840000
	均能达到筛选值

	21
	1,1,2-三氯乙烷（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	2800
	15000
	均能达到筛选值

	22
	三氯乙烯（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	2800
	20000
	均能达到筛选值

	23
	1,2,3-三氯丙烷（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	500
	5000
	均能达到筛选值

	24
	氯乙烯（ug/kg）
	1.0L
	1.0L
	430
	4300
	均能达到筛选值

	25
	苯（ug/kg）
	1.9L
	1.9L
	4000
	40000
	均能达到筛选值

	26
	氯苯（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	270000
	1000000
	均能达到筛选值

	27
	1,2-二氯苯（ug/kg）
	1.5L
	1.5L
	560000
	560000
	均能达到筛选值

	28
	1,4-二氯苯（ug/kg）
	1.5L
	1.5L
	20000
	200000
	均能达到筛选值

	29
	乙苯（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	28000
	280000
	均能达到筛选值

	30
	苯乙烯（ug/kg）
	1.1L
	1.1L
	1290000
	1290000
	均能达到筛选值

	31
	甲苯（ug/kg）
	1.3L
	1.3L
	1200000
	1200000
	均能达到筛选值

	32
	间,对二甲苯（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	570000
	570000
	均能达到筛选值

	33
	邻-二甲苯（ug/kg）
	1.2L
	1.2L
	640000
	640000
	均能达到筛选值

	34
	反式-1,2-二氯乙烯（ug/kg）
	1.4L
	1.4L
	54000
	163000
	均能达到筛选值

	35
	顺式-1,2-二氯乙烯（ug/kg）
	1.3L
	1.3L
	596000
	2000000
	均能达到筛选值

	36
	萘
	0.09L
	0.09L
	70
	700
	均能达到筛选值

	37
	苯并[a]蒽
	0.1L
	0.1L
	15
	151
	均能达到筛选值

	38
	苯并[a]芘
	0.1L
	0.1L
	1.5
	15
	均能达到筛选值

	39
	苯并[b]荧蒽
	0.2L
	0.2L
	15
	151
	均能达到筛选值

	40
	䓛
	0.1L
	0.1L
	1293
	12900
	均能达到筛选值

	41
	苯并[k]荧蒽
	0.1L
	0.1L
	151
	1500
	均能达到筛选值

	42
	茚并[1,2,3-cd]芘
	0.1L
	0.1L
	15
	151
	均能达到筛选值

	43
	二苯并[a,h]蒽
	0.1L
	0.1L
	1.5
	15
	均能达到筛选值

	44
	2-氯苯酚
	0.06L
	0.06L
	2256
	4500
	均能达到筛选值

	45
	硝基苯
	0.09L
	0.09L
	76
	760
	均能达到筛选值

	46
	苯胺
	0.03L
	0.03L
	260
	263
	均能达到筛选值

	47
	石油烃（C10-C40）
	6L
	6L
	4500
	9000
	均能达到筛选值


表4.2.5-7  土壤环境质量现状监测结果统计表（TB4、TB5、TB6、TB7）
	序号
	检测项目
	TB4（表层）
	TB5（表层）
	TB6（表层）
	TB7（表层）
	筛选值
	管制值
	评价

	
	
	0-0.2m
	0-0.2m
	0-0.2m
	0-0.2m
	
	
	TB4
	TB5
	TB6
	TB7

	1
	pH
	6.84
	6.68
	6.69
	7.01
	6.5＜pH≤7.5
	6.5＜pH≤7.5
	--
	--
	--
	--

	2
	砷
	7.75
	21.0
	8.36
	10.7
	30
	120
	均低于筛选值

	3
	铜
	17
	34
	20
	22
	100
	--
	均低于筛选值

	4
	铅
	39
	42
	23
	31
	120
	700
	均低于筛选值

	5
	镉
	0.20
	0.13
	0.11
	0.11
	0.3
	3.0
	均低于筛选值

	6
	镍
	16
	31
	24
	27
	100
	--
	均低于筛选值

	7
	汞
	0.069
	0.028
	0.080
	0.046
	2.4
	4.0
	均低于筛选值

	8
	铬
	37
	51
	50
	86
	200
	1000
	均低于筛选值

	9
	锌
	201
	136
	114
	108
	250
	--
	均低于筛选值

	10
	石油烃（C10-C40）
	6L
	6L
	6L
	6L
	--
	--
	--
	--
	--
	--


由监测结果可知，厂区内建设用地9个监测点位各监测项目均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。厂区外4个监测点位各监测项目均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值要求。
4.2.6包气带环境质量现状

建设单位委托云南升环检测技术有限公司对项目用地范围内包气带环境进行取样检测，采用水平振荡法对包气带水浸溶液进行检测。检测内容如下：

表4.2.6-1  包气带监测布点情况一览表

	监测点名称
	采样深度（m）
	取样时间
	监测项目

	1#主生产车间南侧绿化带
	0-0.2m

0.2-0.6m

0.6~1m
	2026年3月14日
	pH、高锰酸盐指数（耗氧量）、氨氮、锌、铜、锰、铁、硫化物、氟化物、汞、镉、六价铬、砷、铅、镍、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、铍、锑、钴、铊

	2#主生产车间东北侧绿化带
	
	
	

	3#渗滤液处理站旁绿化带
	
	
	


监测结果如下表所示。
表4.2.6-2   包气带现状监测一览表

	采样位置
	主生产车间南侧绿化带
	标准限值
	达标情况

	采样深度
	0-0.2m
	0.2-0.6m
	0.6~1m
	
	

	pH（无量纲）
	7.6
	6.8
	6.8
	6.5≤pH≤8.5
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.301
	0.054
	0.046
	≤0.50
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	30
	24
	39
	≤250
	达标

	氟化物（mg/L）
	0.87
	0.80
	0.05L
	≤1.0
	达标

	砷（μg/L）
	0.3L
	0.3L
	0.4
	≤10
	达标

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.2
	1.8
	2.8
	≤3.0
	达标

	锌（mg/L）
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	≤1.00
	达标

	铜（mg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	≤1.00
	达标

	锰（mg/L）
	0.02
	0.01L
	0.01L
	≤0.10
	达标

	铁（mg/L）
	0.01L
	0.02
	0.01L
	≤0.3
	达标

	硫化物（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.02
	达标

	汞（μg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	≤1
	达标

	镉（μg/L）
	0.255
	0.66
	0.24
	≤5
	达标

	六价铬（mg/L）
	0.048
	0.004L
	0.006
	≤0.05
	达标

	铅（μg/L）
	0.810
	0.09L
	0.09L
	≤10
	达标

	镍（μg/L）
	1.22
	0.55
	0.36
	≤20
	达标

	硝酸盐氮（mg/L）
	1.43
	0.17
	0.78
	≤20.0
	达标

	亚硝酸盐氮（mg/L）
	0.014
	0.004
	0.005
	≤1.00
	达标

	氯化物（mg/L）
	21
	14
	10L
	≤250
	达标

	铍（μg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	≤2
	达标

	锑（μg/L）
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	≤5
	达标

	钴（μg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	≤5
	达标

	铊（μg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	≤0.1
	达标


表4.2.6-3   包气带现状监测一览表

	采样位置
	主生产车间东北侧绿化带
	标准限值
	达标情况

	采样深度
	0-0.2m
	0.2-0.6m
	0.6~1m
	
	

	pH（无量纲）
	6.9
	6.5
	6.9
	6.5≤pH≤8.5
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.238
	0.062
	0.083
	≤0.50
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	8L
	48
	40
	≤250
	达标

	氟化物（mg/L）
	0.22
	0.06
	0.06
	≤1.0
	达标

	砷（μg/L）
	0.3
	0.3L
	0.3L
	≤10
	达标

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.4
	2.5
	2.6
	≤3.0
	达标

	锌（mg/L）
	0.009L
	0.009L
	0.076
	≤1.00
	达标

	铜（mg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	≤1.00
	达标

	锰（mg/L）
	0.09
	0.02
	0.02
	≤0.10
	达标

	铁（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.3
	达标

	硫化物（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.02
	达标

	汞（μg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	≤1
	达标

	镉（μg/L）
	0.17
	0.11
	0.30
	≤5
	达标

	六价铬（mg/L）
	0.020
	0.007
	0.009
	≤0.05
	达标

	铅（μg/L）
	0.09L
	0.09L
	2.52
	≤10
	达标

	镍（μg/L）
	0.44
	0.37
	0.67
	≤20
	达标

	硝酸盐氮（mg/L）
	1.80
	0.37
	0.19
	≤20.0
	达标

	亚硝酸盐氮（mg/L）
	0.024
	0.005
	0.003
	≤1.00
	达标

	氯化物（mg/L）
	37
	10L
	10L
	≤250
	达标

	铍（μg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	≤2
	达标

	锑（μg/L）
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	≤5
	达标

	钴（μg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	≤5
	达标

	铊（μg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	≤0.1
	达标


表4.2.6-4   包气带现状监测一览表

	采样位置
	渗滤液处理站旁绿化带
	标准限值
	达标情况

	采样深度
	0-0.2m
	0.2-0.6m
	0.6~1m
	
	

	pH（无量纲）
	6.7
	7.1
	6.8
	6.5≤pH≤8.5
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.062
	0.135
	0.098
	≤0.50
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	18
	10
	34
	≤250
	达标

	氟化物（mg/L）
	0.39
	0.05L
	0.19
	≤1.0
	达标

	砷（μg/L）
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	≤10
	达标

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.5
	2.4
	2.3
	≤3.0
	达标

	锌（mg/L）
	0.009L
	0.009L
	0.009L
	≤1.00
	达标

	铜（mg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	≤1.00
	达标

	锰（mg/L）
	0.01L
	0.02
	0.01L
	≤0.10
	达标

	铁（mg/L）
	0.02
	0.01L
	0.01L
	≤0.3
	达标

	硫化物（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.02
	达标

	汞（μg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	≤1
	达标

	镉（μg/L）
	0.27
	0.42
	0.06
	≤5
	达标

	六价铬（mg/L）
	0.005
	0.011
	0.004L
	≤0.05
	达标

	铅（μg/L）
	0.80
	1.88
	0.09L
	≤10
	达标

	镍（μg/L）
	0.35
	0.47
	0.28
	≤20
	达标

	硝酸盐氮（mg/L）
	0.20
	1.79
	0.68
	≤20.0
	达标

	亚硝酸盐氮（mg/L）
	0.004
	0.009
	0.002
	≤1.00
	达标

	氯化物（mg/L）
	10L
	10L
	10L
	≤250
	达标

	铍（μg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	≤2
	达标

	锑（μg/L）
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	≤5
	达标

	钴（μg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	≤5
	达标

	铊（μg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	≤0.1
	达标


监测结果显示，项目用地范围内包气带各监测因子均能够达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准的要求，包气带未受到污染。
4.2.7生态环境质量现状

项目区域由于评价区人为活动较为频繁，地带性植被基本被破坏，已无植被。通过野外调查，评价区未发现国家及省级重点保护的野生物种。评价区域开发历史悠久，人为干扰较大，评价区的野生动物多为生长于灌草丛及农田的种类，兽类多为鼠科的小型动物。根据评价区土地利用情况、植被类型等生境条件分析、判断，并结合访问调查，常见的野生动物有野兔、竹鼠、松鼠及杜鹃、燕子、山雀、喜鹊等鸟类。未发现国家及省重点保护的野生动物种类。
评价区域内生态系统结构简单，功能单一，生物多样性较小，整个生态系统的物质能量流主要受人工控制，生态系统的抗干扰能力较差。区内野生动物较少，以农田动物类群为主，无需特别保护的珍稀野生动物。项目评价区域生态环境较为一般。
4.3周边污染源情况

拟建厂址位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹；位于“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”厂区预留用地内，厂区边界外扩5km范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源地保护区、世界文化和自然遗产地、地质公园、森林公园、重要湿地，以及文物古迹保护单位等敏感目标。
根据项目现场踏勘，项目环境影响评价范围内无同类医疗废物集中处置项目存在。项目厂区附近主要污染源见下表。
表4.3-1 周边污染源现状一览表

	序号
	企业名称
	运行现状
	与项目方位、距离
	主要污染物

	1
	玉溪中科生活垃圾焚烧发电项目
	正常运行
	同一地块
	颗粒物、SO2、NOx、CO、HCl、重金属、二噁英等

	2
	玉溪中科餐厨垃圾处置项目
	在建
	
	氨、硫化氢、非甲烷总烃

	3
	通海县城市生活垃圾填埋场
	正常运行
	紧邻项目西北侧
	废气：氨、硫化氢、臭气浓度等；

废水： 渗滤液经处理后外排

	4
	杨广镇养殖小区
	正常运行，主要养殖猪、鸡等
	东，115m
	废气：氨、硫化氢、臭气浓度等；
废水：全部回用

	5
	私人养殖场
	正常运行，主要养殖猪、鸡等
	西北，135m
	废气：氨、硫化氢、臭气浓度等；
废水：全部回用

	6
	红砖厂
	正常运行
	西北，220m
	颗粒物等

	7
	临时弃土场
	已关停
	西北，390m
	颗粒物等

	8
	采石场
	已关停
	西北，605m
	颗粒物等
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图4.3-1 周边污染源分布图

5施工期环境影响分析
施工期产生的污染物主要包括施工扬尘、施工机械废气、施工机械噪声，以及施工人员的生活垃圾和生活污水等。项目用地上存在一座约200m2闲置空房，需对其进行拆除，拆除过程纳入到本次评价范围。
5.1施工期环境空气质量影响分析 

一、施工期大气环境影响分析

施工期产生的大气污染物主要包括施工扬尘、运输车辆及作业机械尾气等。

（1）施工场地扬尘 
施工场地扬尘的浓度与施工条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关，本次评价采用类比现场、实测资料进行分析，根据北京市环境科学研究院等单位在市政施工现场的实测资料，在施工场地未采取治理措施的情况下施工扬尘污染情况见表5.1-1。 

表5.1-1  施工场地大气TSP浓度变化表

	距工地距离（m）
	标准值
	10
	20
	30
	40
	50
	100

	TSP浓度（mg/m3）
	0.30
	1.75
	1.30
	0.780
	0.365
	0.345
	0.330


从表5.1-1的监测结果可看出，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP日平均二级标准评价，施工扬尘的影响范围可达周围100m左右。同时还对该施工现场洒水与否的施工扬尘影响进行了类比监测，具体监测结果对比见表5.1-2。

表5.1-2  施工场地洒水抑尘试验结果

	距工地距离（m）
	10
	20
	30
	40
	50
	100

	TSP浓度（mg/m3）
	不洒水
	1.75
	1.30
	0.780
	0.365
	0.345
	0.330

	
	洒水
	0.437
	0.350
	0.310
	0.265
	0.250
	0.238


监测结果表明，施工场地洒水与否所造成的环境影响差异很大，采取洒水措施后，距施工现场40m处的TSP浓度值即可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP日平均二级标准。根据上述监测数据分析可知，施工场地40m范围内受扬尘影响较大。根据现场踏勘，距离本项目最近的敏感点为东南955m的上水槽子，施工期扬尘对其影响不大。

（2）运输车辆及作业机械尾气
施工机械和运输车辆所排放的尾气，施工机械和运输车辆的动力源为柴油，所以产生的尾气主要的污染物有CO、THC、NOX，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。此部分废气属于无组织排放，排放量不大，其影响的程度与范围也相对小。

二、施工期大气污染防治措施

（1）工程开挖防尘

施工场地定期洒水，防止浮土产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填或运走，缩短粉尘影响时间。多余的土方根据水土保持的要求及时回填。

（2）燃油废气的消减与控制

机械设备基本上都安装了尾气净化装置，故污染物排放量较小。运输车辆禁止超载。

（3）交通扬尘消减与控制

施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁，运行状态良好。

在无雨干燥天气以及运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。有条件可购置或租用洒水车喷水降尘。

运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量。

（4）材料堆场

临时材料堆放场应防止物料散落污染。堆场四周应有截排水沟，防止雨水浸湿，水流引起物料流失。运输车辆应入库装卸。临时堆放场应有遮蓬遮蔽，防止物料飘失污染环境空气。
（5）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等。

（6）施工方还应当加强施工工人的环保教育，提高施工人员的环保意识，坚持文明施工。

（7）严格控制施工期间运输车辆的装载量，避免超载运输；同时运输粉状建筑材料的车辆必须采用封闭式车辆或对车辆进行遮盖，严格控制运输过程中物料的抛洒。

5.2施工期地表水环境影响分析

一、施工期废水环境影响分析

（1）施工作业废水影响分析 
本项目建筑施工废水主要是施工期间产生的泥浆水，具有污水量小，泥砂含量高（泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般含量为80～120g/L。本项目医疗废物处理车间为单层钢筋混凝土框排架结构为，参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中“建筑业用水定额—框架结构”，用水定额为 1.5m3/m2，项目总占地面积588.88m2，施工用水量883.32m3。根据经验类比，施工废水产生量约为用水量的5%，则施工废水量约44.17m3。项目建设周期约为 6个月，施工废水量约0.25m3/d。这部分污水主要污染物为泥沙，废水悬浮物浓度较大，SS约3000mg/L，依托生活垃圾焚烧厂现有污水收集及处理系统处理后回用，不外排。

（2）施工期生活污水影响分析 
现场施工人员产生的生活污水是本项目施工期的主要水污染源。本项目施工期为6个月，共有施工人员30人，为附近村庄农民工，均不在施工场地食宿，施工人员生活污水主要为日常清洗废水，建设1个5m3的临时沉淀池，生活污水经沉淀后，用于施工场地降尘，不外排。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53T168-2019），清洗用水定额按20L/人·d，则本项目施工期施工人员生活用水量为0.6m3/d，排污系数按0.8计，则本项目施工期施工人员生活污水产生量为0.48m3/d。根据类比资料，排放污水的CODcr浓度为300mg/L，BOD5浓度为150mg/L。施工期施工人员生活污水依托现有生活垃圾焚烧厂已建的渗滤液处理站处理后回用，不外排，对地表水环境影响较小。
（3）暴雨地表径流影响分析

暴雨地表径流主要指冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等高浊度废水，不但会夹杂大量泥沙，而且会携带泥沙和少量泄漏的油类等污染物。项目场地现状为空地，位于生活垃圾焚烧厂西南角，地势较低，本次评价提出，新建1座5m3暴雨径流收集池，收集后送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用，不外排。

二、施工期废水防治措施

（1）施工期施工人员生活污水依托现有生活垃圾焚烧厂已建的渗滤液处理站处理后回用，不外排。

（2）施工期建筑施工废水依托生活垃圾焚烧厂现有污水收集及处理系统处理后回用，不外排。
（3）建设1个5m3的地表径流临时沉淀池，收集后送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用，不外排。
（4）加强管理，施工期废水不得排入周围的沟箐，影响下游的地表水体。

（5）有关施工现场水环境污染防治的其它措施参照《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）要求执行。

（6）施工单位除加强对生产废水和生活污水的排放管理外，应对员工进行基本环保知识培训，提高环保意识和责任。

经采取上述措施后，并加强施工期环境管理，可以有效地做好施工污水的防治，减轻对水环境的影响，不会对施工场地周围水体的水环境质量产生明显不良影响，而且施工废水将随着建设施工的结束而停止，这种影响持续的时间是短期的。

5.3施工期声环境影响分析

（1）施工期噪声源强分析 
施工期噪声源主要是施工机械和车辆产生的噪声，根据有关资料，施工期施工现场所用的主要机械设备的噪声值见表5.3-1。

表5.3-1  主要施工机械1m处的声级值

	施工阶段
	施工机械名称
	声级值dB(A)
	声源性质

	基础施工阶段
	打桩机
	100～110
	间歇性源

	
	空压机
	90～95
	

	土建阶段
	推土机
	90～95
	间歇性源

	
	挖掘机
	
	

	
	装载机
	
	

	
	各种车辆
	80～95
	

	结构施工阶段
	混凝土搅拌机
	80～90
	间歇性源

	
	振捣器
	85～100
	

	设备安装调试阶段
	电锯、电刨
	100～110
	间歇性源

	
	起重机
	80～90
	

	
	吊车、升降机
	
	


（2）噪声影响预测模式 
施工噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：
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——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； 
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——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； 
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——预测点距声源的距离，m；
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——参考点距声源的距离，m； 
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——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 

对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声级采用下面公式：
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式中：Leq——预测点的总等效声级，dB(A)； 

Li——第 i 个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

（3）噪声影响预测结果
在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见表5.3-2。

表5.3-2  各施工机械在不同距离的噪声影响预测值

	主要噪声源
	源强
	距离（m）
	噪声限值dB(A)

	
	
	30
	50
	100
	150
	200
	300
	昼间
	夜间

	推土机、挖掘机等
	100
	70.5
	66.0
	60.0
	56.5
	54.0
	50.5
	70
	55

	打桩机
	110
	94.4
	90.0
	84.0
	80.5
	78.0
	74.4
	70
	55

	混凝土搅拌机
	90
	60.5
	56.0
	50.0
	46.5
	44.0
	40.5
	70
	55

	混凝土振捣机
	95
	65.5
	61.0
	55.0
	51.5
	49.0
	45.5
	70
	55

	电锯
	100
	70.5
	66.0
	60.0
	56.5
	54.0
	50.5
	70
	55

	起重机、升降机
	90
	60.5
	56.0
	50.0
	46.5
	44.0
	40.5
	70
	55


（4）预测结果与评价
由表5.3-2可以看出，在只考虑施工噪声源排放噪声随距离衰减影响，而不考虑其它衰减影响（例如树木、房屋及其它构筑物隔声等）情况下，各类施工期噪声源中，混凝土搅拌机、超重机、振捣机等经30m和100m的衰减后，可分别满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间和夜间标准；打桩机需要经100m的衰减后，才能满足昼间标准要求，经300m的衰减后贡献值仍达74.4dB(A)。因此，施工期噪声影响最大的施工机械是打桩机。若不对施工噪声采取一系列有效措施进行防治，则将会对施工场地周围声环境质量产生较为明显的影响。但是，其它同类型项目经验表明，只要加强管理并采取一系列有效措施对拟建项目施工噪声进行有效防治，则产生的施工噪声是可以得到有效控制的，而且不会对施工场地周边区域声环境质量产生明显不良影响，而且施工噪声将随着建设施工的结束而停止，这种影响持续的时间应是短期的。

根据现场踏勘，距离本项目最近的敏感点为东南955m的上水槽子，施工期噪声对其影响不大。项目在建设过程产生的施工噪声对环境的影响是短期的，也是局部小范围内的，随着施工结束其影响也随之消失，对项目所在地声环境质量的影响较小。

5.4施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）废弃土石方

本项目施工期土石方主要来源于场地平整、建筑物基坑开挖等，拟建项目地块自身条件较好，项目的挖方大部分在坡度放缓处及道路区域即可全部消纳，无弃方产生。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾主要指地面挖掘、管道建设、材料运输、基础工程和房屋建筑等工程施工期间产生的大量废弃建筑材料，包括砂石、石灰、混凝土、木材和土石方等。建筑垃圾若不及时清理不仅影响景观，且遇大风干燥天气，容易产生扬尘。

项目用地范围上现有1座1层高闲置空房，面积约200m2，施工期需要对其进行拆除。按照经验系数，每平米砖混结构住宅拆除产生建筑垃圾1.0吨，因此拆除该旧房会产生约200t建筑垃圾。

据类比调查，一般建筑垃圾产生量约为10kg/m2，即单位建筑面积的产生量为10kg/m2，本项目建筑面积 588.88m2，则项目施工期间建筑垃圾产生量为5.89t。

综上，项目施工期建筑垃圾产生量约205.89t。项目在建设过程中，建筑垃圾定期进行清运至指定建筑垃圾堆放点，设备安装产生边角废料由施工单位收集外售。同时要求规范运输，不得随路洒落，不能随意倾倒堆放等。要求加强对建筑垃圾临时堆存的管理，不得随意堆放压占土地及破坏植被，对临时堆土场采取临时防护措施，避免对周围环境造成影响；土石方运输要严格遵守作业制度，严禁超载运输，采取运输车辆加遮盖、道路洒水等扬尘措施。

（3）生活垃圾

本项目施工期的施工人员平均约30人，生活垃圾以0.5kg/(人·d)计，则施工人员生活垃圾产生量约为15kg/d，项目施工时间预计为6个月，即施工期生活垃圾产生量预计为2.74t，产生的生活垃圾与建筑垃圾分开处置。生活垃圾直接运至生活垃圾焚烧厂内处置，不会对周围环境和人员健康带来不利影响。

本项目施工期固体废物组成成分相对简单，各类固体废物均能得到妥善处置。因此，施工固废对当地环境影响较小。

5.5施工期生态影响分析

项目施工期生态环境影响主要表现为土地占用、施工扬尘、水土流失等方面。

1．土地资源的损失

项目建设对土地资源的影响表现在直接占用土地及周围区域性土地资源开发。就其性质而言，前一项属突发性影响，后一项属渐变性影响。本工程厂房和道路属永久性占地，无法恢复。

2．对陆域生态环境的影响

（1）项目建设将占用土地使原有的植被遭到破坏。从长期的角度看，由于项目建设，大片土地将被厂房、道路所代替，这将减少区域内的植物数量。

（2）项目建设也会使原有的小动物受到一定损失，一般来说，动物会自行迁徙，但地表及地下浅层的小型动物受损。

（3）从施工本身来说，施工作业产生的扬尘也将影响周边区域农作物的产量和植被的生长。施工场地灰土拌合、填挖土方等作业在气候干燥且来往运输车辆较频繁时，扬尘污染比较大。扬尘对生态的影响主要是细小的尘粒可能堵塞作物叶片的呼吸孔，或覆盖于叶片表面影响叶绿素对太阳光的吸收，从而影响作物正常的光合作用，最终导致作物产量下降、植物生长不良。

综上分析，项目施工将使农业土地资源的利用受到一定程度的损失，绿色植物群落、人工栽培植物将会受到一定的抑制。

3、水土流失不利影响

施工期开挖、填土、地基建设、机械设备及材料堆放等活动不可避免的对地表产生影响，造成原有土壤扰动，增加水土流失。雨季施工易造成水土流失。

在施工过程中必将形成新的开挖面，由于土体结构的扰动，破坏了原来的地貌，使土壤的抗蚀能力减弱，会导致不同程度的水土流失；在径流的冲刷作用下，施工场地的水土流失量将会大量增加，污染附近水体，其后果是水变浑浊，透明度降低；另外，在土开挖和运输过程中，会使旱季空气中的扬尘增加，这些尘土降落沿线附近水体后会使其悬浮物浓度上升；余土处理不当，会使水土流失延续至施工期以后。

因此，项目的建设中应加强管理，采取随挖随运随填，先筑坝后取土等水土保持措施，加强挡土墙和护坡护坎等水土保持工程的实施，完善水土保持工作，待工程完成后，尽快恢复植被，从而减少对生态环境的影响。

水土流失可能产生的危害有以下几个方面：
（1）项目建设中基础开挖的土方运输、混凝土等其他材料的运输可能增加对周边道路的污染；
（2）导致区域内水土流失加剧，区域环境受到影响，涵养水源能力减弱。

（3）对主体工程安全运行的影响。水土流失将影响本工程的施工建设和运行，工程施工期产生的弃渣如不能及时有效地处理，将又会产生新的水土流失，将严重影响施工进度，以及施工期的安全。

（4）工程区周边道路排水系统造成影响。若不采取有效的防护措施，在汛期，临时堆放的施工砂石料势必会被地表径流带走，汇集至周边道路排水系统，大量泥沙可能会造成排水系统堵塞，影响其正常排水。

（5）工程土方开挖、运输及材料运输的散落物在大风天气容易造成扬尘，且对县容有一定的影响。

根据主体工程设计的水土保持措施及施工组织安排、施工工艺等分析，主体设计中设计有硬化等一系列具体有水保功能的措施，这些措施一定程度上保障了工程施工和运营安全，但并不能全面的预防和防治工程施工所造成的水土流失。
6运营期环境影响预测与评价

6.1大气环境影响预测与评价

6.1.1气象特征
6.1.1.1气象数据来源
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年（2025年）作为评价基准年。

本次评价未进行常规气象要素的现场观测工作，本项目位于云南省玉溪市通海县杨广镇，距离通海县气象站约8.58km，两地受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映拟建项目区域的基本气候特征，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）气象数据选择的相关要求。本项目所采用区域气象数据信息见下表。

表6.1-1   观测气象数据信息表

	气象站名称
	气象站编号
	气象站坐标/°
	相对距离/m
	海拔高度/m
	数据年份
	气象要素

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	通海
	56878
	102.7567
	24.1294
	8580
	1798
	2025
	风速、风向、总运量、低云量、干球温度


进一步预测选取的高空气象数据购买于环安大气AERSCREEN计算系统，本项目采用距项目最近的高空气象站（网格点编号00056878）2025年全年高空气象探测数据，高空气象数据信息详见下表。
表6.1-2   模拟气象数据信息表

	模拟点坐标/°
	海拔高度/m
	相对距离/m
	数据年份
	模拟气象要素

	经度
	纬度
	
	
	
	

	102.7567
	24.1294
	1798
	8580
	2025
	气压、离地高度、干球温度


6.1.1.2气象数据统计
项目采用的是通海县气象站（56878）资料，气象站位于云南省玉溪市通海县，地理坐标为东经102.7567度，北纬24.1294度，海拔高度1798米。根据通海区气象站气象数据统计分析，2006~2025年通海区近二十年气候数据统计结果详见下表。

表6.1-3   通海多年气候统计资料（2006-2025年）
	统计项目
	统计值
	极值出现时间
	极值

	多年平均气温(℃)
	16.51
	
	

	累年极端最高气温(℃)
	30.59
	2023-06-01
	33.3

	累年极端最低气温(℃)
	-0.85
	2016-01-25
	-4.3

	多年平均气压(hPa)
	819.79
	
	

	多年平均水汽压(hPa)
	13.67
	
	

	多年平均相对湿度(%)
	72.2
	
	

	多年平均降雨量(mm)
	841.45
	
	

	多年平均最大日降水量(mm)
	65.96
	2017-07-31
	125.9

	灾害天气统计
	多年平均雷暴日数(d)
	52.4
	
	

	
	多年平均冰雹日数(d)
	0.5
	
	

	
	多年平均大风日数(d)
	14.5
	
	

	多年实测极大风速(m/s)
	22.48
	2017-07-31
	30.6

	多年平均风速(m/s)
	2.82
	
	

	多年主导风向、风向频率(%)
	S 12.46
	
	

	多年平均静风出现频率(%)
	5.2
	
	


根据2006~2025年历年均风频的年均风频统计结果（表6.1-4）可知，通海县2006年至2013年期间主导风向以东南偏南风(SSE)为主，次主导风向以南风(S)、西南偏西风(WSW)为主，2014年至2025年期间主导风向以南风(S)为主，2018年至2024年期间主导风向以南风(S)为主，次主导风向以西南偏南风(SSW)为主，部分年份主导风向和次主导风向存在少量偏移或主导风向和次主导风向交替的情况。由此可见，在气候的变化过程中，通海县的主导风向是以南风(S)和东南偏南风(SSE)为主的，结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.5评价基准年筛选的原则，本次评价选取2025年（全年主导风向为南风(S)、东南偏南风(SSE)）的气象资料作为评价基准年是有代表性的。
表6.1-4   2006-2025年历年均风频的年均风频（单位：%）
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	NNE
	1.88
	1.86
	3.05
	1.88
	1.86
	2.33
	1.45
	2.88
	2.37
	2.57
	2.6
	2.51
	1.51
	1.94
	1.76
	2.23
	2.64
	2.66
	2.54
	2.72

	NE
	2.08
	2.28
	2.56
	2.08
	2.28
	2.58
	2.31
	2.66
	3.11
	3.63
	3.94
	2.6
	2.42
	2.45
	2.28
	2.49
	2.71
	3.07
	3.56
	3.7

	ENE
	2.34
	2.75
	3.62
	2.34
	2.75
	2.71
	2.59
	3.2
	3.23
	3.18
	3.83
	3.01
	2.56
	3
	2.73
	3.62
	4.05
	3.61
	3.86
	4.6

	E
	4.64
	5.04
	4.47
	4.64
	5.04
	6.1
	2.88
	5.74
	4.51
	5.08
	5.57
	4.47
	3.25
	3.6
	3.72
	4.76
	5.73
	5.43
	5.38
	6.22

	ESE
	5.58
	7.02
	6.19
	5.58
	7.02
	8.11
	4.55
	6.48
	6.91
	7.05
	9.53
	8.07
	4.5
	5.63
	6.18
	6.27
	7.14
	7.23
	6.82
	7.92

	SE
	7.8
	9.11
	8.8
	7.8
	9.11
	12.36
	6.6
	8.13
	7.13
	6.64
	7.35
	8.24
	8.49
	6.63
	6.12
	7.15
	7.6
	6.76
	6.36
	8.23

	SSE
	14.2
	13.41
	12.77
	14.2
	13.41
	16.34
	7.78
	10.94
	11.31
	9.26
	9.48
	11.1
	7.94
	6.49
	8.46
	12.74
	12.02
	10.84
	11.77
	12.41

	S
	13.93
	10.6
	15.1
	13.93
	10.6
	12.23
	11.38
	9.35
	13.08
	11.98
	11.19
	13.97
	12.46
	11.18
	14.56
	13.05
	12.48
	11.13
	13.17
	13.77

	SSW
	9.47
	9.02
	7.99
	9.47
	9.02
	7.79
	11.36
	7.82
	8.48
	8.58
	6.96
	9.49
	12.57
	10.68
	11.23
	8.23
	7.88
	8.13
	8.4
	7.86

	SW
	9.15
	10.57
	5.8
	9.15
	10.57
	8.54
	12.4
	6.49
	8.92
	8.84
	5.93
	6.84
	8.32
	8.63
	9.62
	7.27
	6.93
	8.39
	9.01
	6.89

	WSW
	12.45
	12.96
	8.9
	12.45
	12.96
	8.82
	12.94
	8.53
	11.49
	10.8
	8.59
	7.92
	7.72
	9.76
	10.46
	10.1
	9.48
	12.42
	12.87
	9.31

	W
	5.46
	5.28
	6.98
	5.46
	5.28
	3.59
	9.16
	10.76
	7.51
	9.3
	9.99
	8.37
	10.9
	14.23
	11.4
	9.14
	7.39
	8.96
	7.75
	7.28

	WNW
	1.41
	1.18
	2.54
	1.41
	1.18
	0.9
	3.71
	4.89
	2.54
	3.31
	3.91
	4.24
	8.49
	8.41
	5.37
	3.74
	2.51
	3.03
	2.89
	2.73

	NW
	1.05
	0.83
	0.74
	1.05
	0.83
	0.58
	1.55
	1.57
	1.47
	1.72
	1.34
	1.9
	2.84
	2.91
	2.3
	1.34
	1.42
	1.37
	1.54
	1.32

	NNW
	1.03
	0.84
	1.04
	1.03
	0.84
	0.89
	0.99
	1.38
	0.92
	0.89
	1.15
	0.95
	1.41
	1.19
	0.99
	1.07
	1.1
	1.39
	1.04
	1.09

	N
	1.94
	1.43
	2.71
	1.94
	1.43
	2.12
	0.95
	2.55
	1.43
	1.78
	1.46
	1.41
	1.18
	1.42
	1.14
	1.46
	1.93
	1.9
	1.71
	1.43


6.1.1.3地面气象数据统计
1、风向、风频
根据通海气象站2025年一月至十二月全年的地面气象观测资料按16个风向方位进行地面风向频率统计，结果表明：全年主导风向为南风(S)、东南偏南风(SSE)，风向频率主要为17.82%和10.47%，静风频率为1.85%；从季节分布来看，春季、夏季、秋季和冬季主导风向为南风(S)，风向频率季节变化不明显。地面风向频率统计结果见下图和表。

[image: image59.emf]一月,静风2.15%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

二月,静风1.19%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

三月,静风1.08%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

四月,静风0.83%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

五月,静风0.27%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

六月,静风3.06%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

七月,静风3.90%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

八月,静风1.75%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

九月,静风2.64%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

十月,静风0.54%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

十一月,静风2.92%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

十二月,静风1.88%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

全年,静风1.85%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

春季,静风0.72%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

夏季,静风2.90%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

秋季,静风2.01%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

冬季,静风1.76%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

图例(%)

N

E

S

W

10.0

20.0


图6.1-1   2025年风频玫瑰图
表6.1-5   2025年均风频的月、季变化及年均风频（单位：%）
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	2.28
	0.81
	2.55
	4.30
	11.16
	6.32
	7.12
	10.89
	16.40
	8.06
	6.45
	9.01
	8.60
	2.02
	1.21
	0.67
	2.15

	二月
	1.79
	0.60
	0.89
	2.23
	6.70
	6.25
	5.06
	9.82
	19.49
	9.23
	8.04
	15.48
	11.76
	0.74
	0.74
	0.00
	1.19

	三月
	0.27
	0.67
	0.81
	2.82
	10.89
	7.53
	5.24
	6.59
	14.65
	6.32
	10.89
	13.84
	14.38
	2.02
	0.94
	1.08
	1.08

	四月
	3.19
	2.50
	3.19
	2.08
	5.56
	5.14
	5.00
	8.19
	10.83
	7.78
	8.61
	14.86
	18.33
	2.08
	0.97
	0.83
	0.83

	五月
	2.42
	4.17
	4.30
	6.18
	6.99
	4.97
	4.57
	8.06
	20.97
	9.14
	7.66
	6.45
	9.81
	1.61
	1.21
	1.21
	0.27

	六月
	4.03
	5.69
	6.53
	4.31
	7.22
	3.75
	5.56
	8.89
	18.75
	6.67
	6.39
	8.61
	5.83
	2.36
	0.56
	1.81
	3.06

	七月
	2.96
	6.45
	6.05
	5.65
	9.81
	8.74
	10.48
	9.95
	11.69
	3.09
	2.96
	3.36
	8.06
	3.49
	2.28
	1.08
	3.90

	八月
	3.36
	1.61
	2.82
	4.03
	11.29
	11.69
	6.05
	10.75
	21.64
	6.59
	2.69
	3.63
	6.85
	2.69
	1.34
	1.21
	1.75

	九月
	3.75
	4.86
	5.42
	6.25
	7.92
	6.53
	10.42
	12.08
	20.56
	6.39
	3.19
	3.06
	2.64
	1.67
	1.39
	1.25
	2.64

	十月
	1.48
	1.61
	1.88
	3.36
	7.53
	9.54
	12.23
	20.03
	25.67
	5.51
	2.82
	3.09
	2.55
	0.81
	0.94
	0.40
	0.54

	十一月
	3.75
	1.81
	1.25
	7.22
	9.44
	9.86
	7.92
	10.42
	15.42
	6.67
	5.14
	4.31
	8.89
	3.06
	0.69
	1.25
	2.92

	十二月
	1.75
	1.34
	1.34
	1.08
	4.30
	4.70
	5.38
	9.81
	17.74
	7.53
	8.06
	10.08
	18.01
	4.57
	1.48
	0.94
	1.88

	全年
	2.58
	2.68
	3.09
	4.13
	8.25
	7.10
	7.10
	10.47
	17.82
	6.89
	6.06
	7.92
	9.63
	2.27
	1.15
	0.98
	1.85

	春季
	1.95
	2.45
	2.76
	3.71
	7.84
	5.89
	4.94
	7.61
	15.53
	7.74
	9.06
	11.68
	14.13
	1.90
	1.04
	1.04
	0.72

	夏季
	3.44
	4.57
	5.12
	4.66
	9.47
	8.11
	7.38
	9.87
	17.35
	5.43
	3.99
	5.16
	6.93
	2.85
	1.40
	1.36
	2.90

	秋季
	2.98
	2.75
	2.84
	5.59
	8.29
	8.65
	10.21
	14.24
	20.60
	6.18
	3.71
	3.48
	4.67
	1.83
	1.01
	0.96
	2.01

	冬季
	1.94
	0.93
	1.62
	2.55
	7.41
	5.74
	5.88
	10.19
	17.82
	8.24
	7.50
	11.39
	12.82
	2.50
	1.16
	0.56
	1.76


表6.1-6   各风向月、季及年平均风速分布统计（单位：m/s）
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	一月
	0.86
	1.20
	4.78
	2.46
	2.46
	2.14
	2.01
	2.37
	2.86
	2.75
	3.28
	4.47
	3.45
	1.81
	1.20
	0.52
	2.73

	二月
	0.49
	1.10
	1.18
	1.89
	2.18
	2.62
	2.64
	2.67
	3.27
	3.28
	3.69
	5.88
	6.04
	1.00
	1.00
	0.00
	3.65

	三月
	1.10
	1.14
	1.35
	2.39
	3.10
	3.09
	2.72
	3.04
	3.41
	3.79
	3.87
	6.08
	5.38
	2.32
	1.56
	1.38
	3.86

	四月
	1.38
	2.47
	3.43
	2.20
	1.89
	2.77
	2.87
	2.69
	3.01
	3.36
	3.62
	5.23
	5.41
	3.15
	1.11
	2.00
	3.63

	五月
	2.03
	2.75
	3.14
	3.12
	2.30
	2.23
	2.03
	2.66
	3.00
	2.86
	3.13
	4.55
	5.18
	1.79
	1.57
	1.32
	3.07

	六月
	1.35
	2.54
	3.01
	2.29
	2.01
	2.26
	1.93
	2.34
	2.38
	2.62
	2.80
	3.91
	3.58
	1.85
	1.08
	1.52
	2.46

	七月
	1.92
	3.33
	2.61
	2.60
	2.34
	2.25
	2.23
	2.11
	2.24
	1.83
	1.92
	1.88
	2.22
	1.55
	1.14
	1.58
	2.16

	八月
	1.20
	1.75
	2.16
	2.57
	2.51
	2.57
	2.18
	2.52
	2.88
	2.43
	2.17
	2.85
	2.13
	1.94
	1.07
	1.44
	2.39

	九月
	1.90
	2.91
	3.21
	2.58
	1.78
	2.19
	2.21
	2.13
	2.68
	2.76
	2.28
	2.37
	2.26
	1.68
	1.07
	1.33
	2.31

	十月
	1.47
	1.86
	2.45
	2.78
	2.02
	2.30
	2.37
	2.50
	2.84
	2.97
	2.35
	3.08
	3.13
	1.37
	1.11
	2.47
	2.52

	十一月
	1.17
	1.85
	2.27
	2.53
	2.78
	2.32
	1.79
	2.24
	2.40
	2.64
	2.08
	1.54
	1.48
	0.94
	1.24
	0.72
	2.05

	十二月
	1.12
	1.21
	1.26
	2.53
	2.11
	1.76
	2.02
	2.22
	2.77
	2.51
	2.21
	3.12
	2.74
	1.31
	1.14
	0.90
	2.33

	全年
	1.40
	2.52
	2.89
	2.57
	2.36
	2.40
	2.23
	2.43
	2.82
	2.87
	3.01
	4.44
	3.94
	1.71
	1.19
	1.34
	2.76

	春季
	1.64
	2.50
	3.08
	2.77
	2.58
	2.75
	2.55
	2.78
	3.13
	3.28
	3.58
	5.44
	5.35
	2.46
	1.43
	1.52
	3.52

	夏季
	1.47
	2.82
	2.69
	2.50
	2.32
	2.41
	2.14
	2.33
	2.56
	2.39
	2.44
	3.21
	2.56
	1.76
	1.11
	1.51
	2.34

	秋季
	1.52
	2.47
	2.90
	2.60
	2.23
	2.28
	2.17
	2.33
	2.68
	2.78
	2.21
	2.24
	1.93
	1.23
	1.12
	1.23
	2.30

	冬季
	0.84
	1.19
	3.16
	2.31
	2.31
	2.20
	2.18
	2.41
	2.97
	2.86
	3.02
	4.65
	3.84
	1.42
	1.13
	0.74
	2.88


2、风速
根据通海气象站2025年一月至十二月全年的地面气象观测资料按16个风向方位统计其有风条件下的平均风速及年平均风速，结果(见表6.1-6)表明：该区域2025年年平均风速为2.76m/s，月平均风速最大为3.86m/s，月平均风速最小为2.05m/s。春季风速较大，平均风速为3.52m/s；秋季风速最小，风速为2.30m/s。风速风玫瑰图见6.1-2，风速月变化曲线见图6.1-3。
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图6.1-2   2025年风速玫瑰图
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图6.1-3   年平均风速的月变化图

3、气温

从年平均气温月变化资料中可以看出，通海2025年平均气温为16.74℃，其中6~9月气温较高，在20℃以上；1月平均气温最低，为9.51℃，7月平均气温最高，为21.27℃。

表6.1-7   通海平均气温统计表

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度℃
	9.51 
	12.90 
	15.01 
	18.97 
	19.93 
	20.84 
	21.27 
	20.61 
	20.09 
	18.15 
	12.54 
	11.11 
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图6.1-4   年平均温度的月变化图

4、大气稳定度

2025年的各级稳定度出现频率统计结果详见下表。
表6.1-8   通海2025年大气稳定度频率（%）
	月份
	A
	B
	B-C
	C
	C-D
	D
	D-E
	E
	F

	一月
	0.00
	6.45
	3.63
	6.72
	1.21
	30.38
	0.00
	13.17
	38.44

	二月
	0.00
	1.93
	1.19
	3.42
	2.08
	40.48
	0.00
	17.56
	33.33

	三月
	0.00
	1.75
	0.67
	2.42
	1.21
	50.94
	0.00
	18.41
	24.60

	四月
	0.14
	2.50
	0.83
	4.03
	0.56
	63.19
	0.00
	11.39
	17.36

	五月
	0.00
	3.76
	1.48
	3.36
	0.81
	66.94
	0.00
	8.47
	15.19

	六月
	0.28
	3.61
	1.11
	2.78
	0.69
	74.86
	0.00
	3.06
	13.61

	七月
	0.54
	4.17
	0.94
	2.15
	0.54
	68.15
	0.00
	2.69
	20.83

	八月
	0.54
	3.90
	0.67
	2.82
	0.27
	65.86
	0.00
	3.76
	22.18

	九月
	0.14
	3.33
	0.69
	4.17
	0.00
	61.67
	0.00
	5.97
	24.03

	十月
	0.00
	1.75
	2.55
	2.69
	0.81
	50.27
	0.00
	8.06
	33.87

	十一月
	0.00
	6.53
	2.50
	4.44
	0.14
	42.92
	0.00
	7.22
	36.25

	十二月
	0.00
	5.24
	4.84
	7.93
	2.15
	21.24
	0.00
	12.37
	46.24

	全年
	0.14
	3.76
	1.77
	3.92
	0.87
	53.09
	0.00
	9.30
	27.16

	春季
	0.05
	2.67
	1.00
	3.26
	0.86
	60.33
	0.00
	12.77
	19.07

	夏季
	0.45
	3.89
	0.91
	2.58
	0.50
	69.57
	0.00
	3.17
	18.93

	秋季
	0.05
	3.85
	1.92
	3.75
	0.32
	51.60
	0.00
	7.10
	31.41

	冬季
	0.00
	4.63
	3.29
	6.11
	1.81
	30.37
	0.00
	14.26
	39.54


根据上表可知，通海2025年全年及各季中性（D类）天气出现的频率最高，为69.57%。

5、污染系数

以通海气象局2025年的地面气象观测资料为基础，对污染系数进行分析，结果见表6.1-9、图6.1-5，本项目排放的污染物扩散方向主要为S、SSE。
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图6.1-5   2024年均年污染系数玫瑰图

表6.1-9   各月污染系数分配情况表（%）
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	一月
	2.65
	0.68
	0.53
	1.75
	4.54
	2.95
	3.54
	4.59
	5.73
	2.93
	1.97
	2.02
	2.49
	1.12
	1.01
	1.29
	2.49

	二月
	3.65
	0.55
	0.75
	1.18
	3.07
	2.39
	1.92
	3.68
	5.96
	2.81
	2.18
	2.63
	1.95
	0.74
	0.74
	0.00
	2.14

	三月
	0.25
	0.59
	0.60
	1.18
	3.51
	2.44
	1.93
	2.17
	4.30
	1.67
	2.81
	2.28
	2.67
	0.87
	0.60
	0.78
	1.79

	四月
	2.31
	1.01
	0.93
	0.95
	2.94
	1.86
	1.74
	3.04
	3.60
	2.32
	2.38
	2.84
	3.39
	0.66
	0.87
	0.42
	1.95

	五月
	1.19
	1.52
	1.37
	1.98
	3.04
	2.23
	2.25
	3.03
	6.99
	3.20
	2.45
	1.42
	1.89
	0.90
	0.77
	0.92
	2.20

	六月
	2.99
	2.24
	2.17
	1.88
	3.59
	1.66
	2.88
	3.80
	7.88
	2.55
	2.28
	2.20
	1.63
	1.28
	0.52
	1.19
	2.55

	七月
	1.54
	1.94
	2.32
	2.17
	4.19
	3.88
	4.70
	4.72
	5.22
	1.69
	1.54
	1.79
	3.63
	2.25
	2.00
	0.68
	2.77

	八月
	2.80
	0.92
	1.31
	1.57
	4.50
	4.55
	2.78
	4.27
	7.51
	2.71
	1.24
	1.27
	3.22
	1.39
	1.25
	0.84
	2.63

	九月
	1.97
	1.67
	1.69
	2.42
	4.45
	2.98
	4.71
	5.67
	7.67
	2.32
	1.40
	1.29
	1.17
	0.99
	1.30
	0.94
	2.67

	十月
	1.01
	0.87
	0.77
	1.21
	3.73
	4.15
	5.16
	8.01
	9.04
	1.86
	1.20
	1.00
	0.81
	0.59
	0.85
	0.16
	2.53

	十一月
	3.21
	0.98
	0.55
	2.85
	3.40
	4.25
	4.42
	4.65
	6.43
	2.53
	2.47
	2.80
	6.01
	3.26
	0.56
	1.74
	3.13

	十二月
	1.56
	1.11
	1.06
	0.43
	2.04
	2.67
	2.66
	4.42
	6.40
	3.00
	3.65
	3.23
	6.57
	3.49
	1.30
	1.04
	2.79

	全年
	1.84
	1.06
	1.07
	1.61
	3.50
	2.96
	3.18
	4.31
	6.32
	2.40
	2.01
	1.78
	2.44
	1.33
	0.97
	0.73
	2.34

	春季
	1.19
	0.98
	0.90
	1.34
	3.04
	2.14
	1.94
	2.74
	4.96
	2.36
	2.53
	2.15
	2.64
	0.77
	0.73
	0.68
	1.94

	夏季
	2.34
	1.62
	1.90
	1.86
	4.08
	3.37
	3.45
	4.24
	6.78
	2.27
	1.64
	1.61
	2.71
	1.62
	1.26
	0.90
	2.60

	秋季
	1.96
	1.11
	0.98
	2.15
	3.72
	3.79
	4.71
	6.11
	7.69
	2.22
	1.68
	1.55
	2.42
	1.49
	0.90
	0.78
	2.70

	冬季
	2.31
	0.78
	0.51
	1.10
	3.21
	2.61
	2.70
	4.23
	6.00
	2.88
	2.48
	2.45
	3.34
	1.76
	1.03
	0.76
	2.38


6、混合层和逆温

2025年通海县混合层高度和逆温统计结果详见下表。

表6.1-10   小时混合层高度和逆温变化统计分析表

	时间
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 混合层平均高(m) 
	363
	343
	348
	320
	302
	288
	342
	462

	 逆温出现概率(%) 
	67.67
	68.77
	64.66
	66.58
	68.49
	69.32
	54.52
	35.07

	时间
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 混合层平均高(m) 
	677
	952
	1298
	1336
	1562
	1665
	1608
	1682

	 逆温出现概率(%) 
	21.10
	8.22
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	时间
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	 混合层平均高(m) 
	1632
	1596
	1085
	638
	370
	363
	386
	369

	 逆温出现概率(%) 
	0.00
	0.00
	20.55
	49.32
	72.88
	70.96
	68.22
	68.77


表6.1-11   月混合层高度和逆温变化统计分析表

	月份
	一月
	二月
	三月
	四月
	五月
	六月
	七月

	混合层平均高(m)
	852
	919
	972
	1033
	958
	827
	704

	逆温出现概率(%)
	51.61
	50.89
	43.01
	28.75
	23.66
	16.67
	23.52

	月份
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月
	全年
	

	混合层平均高(m)
	770
	722
	736
	684
	822
	833
	

	逆温出现概率(%)
	25.94
	30.00
	41.94
	43.47
	58.60
	36.46
	


表6.1-12   季混合层高度和逆温变化统计分析表

	季节
	春季
	夏季
	秋季
	冬季

	混合层平均高(m)
	987
	766
	714
	863

	逆温出现概率(%)
	31.84
	22.10
	38.51
	53.80


根据上表可知，每天逆温出现概率最大的时间为晚上8时，每年逆温出现概率最大的时间为冬季、十二月，全年平均逆温频率为36.46%。

6.1.1.4高空气象数据统计
对高空气象数据进行分析，7：00，19：00及全天温廓线见下图。
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图6.1-6   2025年的温廓线

6.1.2预测模型及评价内容
6.1.2.1预测模型
根据气象资料分析，本项目主要污染源为点源、面源，均为连续排放源，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN估算结果可知，本项目评价范围为5km的矩形范围，属局地尺度（≤50km）。

根据通海气象站2006~2025年累计气象观测资料，多年静风频率为5.2%<35%，且评价基准年（2025年）风速≤0.5m/s的最大持续小时为15h（始于2025年7月28日21:00），持续时间低于72h。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表A.1推荐模型适用情况表，本项目进一步预测选取模型为AERMOD。

预测软件为六五软件工作室开发制作并拥有全部版权的EIAProA2018。EIAProA2018以2018版中国大气环境影响评价导则和2018版风险评价导则的技术要求和推荐模型为编制依据，采用AERSCREEN/AERMOD/SLAB/AFTOX为模型内核，功能全面深入、符合新导则要求。

预测软件版本号：2.7.584。预测评价基准年为2025年。

6.1.2.2预测因子
根据项目废气排放特点和环境质量标准，正常排放情况下预测因子为TSP、PM10、PM2.5、氨、硫化氢、非甲烷总烃；非正常排放情况下预测因子为TSP、PM10、PM2.5、氨、硫化氢、非甲烷总烃。结合项目废气排放特点和厂界控制指标，厂界预测因子为TSP、氨、硫化氢、非甲烷总烃。

6.1.2.3预测范围
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.3要求：预测范围应覆盖评价范围，并覆盖各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域，预测范围一般以项目厂址为中心，东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴。本项目以厂址中心为原点(0,0)，原点经纬度坐标为：102.83507E，24.16321N，预测范围为X方向为5km，Y方向为5km的矩形范围，共计25km2。
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图6.1-7   项目预测底图
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图6.1-8   项目基本信息图-周边在建、拟建项目分布图
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图6.1-9   项目基本信息图-本项目污染源分布图
6.1.2.4预测评价标准
评价范围内环境空气中PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值；评价范围内环境空气中TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级浓度限值；评价范围内环境空气中氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1浓度限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值。标准限值详见1.3-1。

6.1.2.5预测背景浓度
1、数据来源

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2数据来源地相关的要求：评价范围内PM10、PM2.5采用通海县、华宁县2个空气自动监测站2025年全年数据；TSP、氨、硫化氢、非甲烷总烃采用现状监测值，监测数据详见“环境空气质量现状章节”。

2、预测现状浓度数据选取

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.3要求：①对采用多个长期监测点位数据进行现状评价的，取各污染物相同时刻各监测点位的浓度平均值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度；②对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。补充监测小于检出限的因子，按照《环境空气质量监测规范》(试行)要求，按检出限1/2计。

6.1.2.6预测污染源参数
本项目正常工况下有组织排放的废气源强见表6.1-13，正常工况下无组织排放废气源强见表6.1-14，本项目非正常排放预测参数详见表6.1-15。

本项目位于玉溪中科环境科技有限公司厂区内，所以厂界达标预测、大气环境防护距离预测源强考虑本项目源强+厂区内原有项目源强，厂区内原有项目源强见表6.1-16、表6.1-17。
本项目评价范围内拟建项目为《通海县50吨/天餐厨垃圾无害化处理项目环境影响报告书》，无组织排放废气源强见表6.1-18。

表6.1-13   本项目正常工况点源排放源强参数

	名称
	排气筒底部中心坐标(m)
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒高度(m)
	排气筒出口内径(m)
	烟气流速(m/s)
	烟气温度(℃)
	污染物排放速率

(kg/h)

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	TSP
	PM10
	PM2.5
	氨
	硫化氢
	非甲烷总烃

	医废处置排气1#(DA006)
	-159
	-151
	2015
	15
	0.53
	9.4431
	25
	0.0854
	0.0854
	0.0427
	0.0023
	0.000227
	0.0655

	医废处置排气2#(DA007)
	-155
	-161
	2017
	15
	0.53
	9.4431
	25
	0.0854
	0.0854
	0.0427
	0.0023
	0.000227
	0.0655


表6.1-14   本项目正常工况面源排放源强参数
	名称
	面源起点坐标(m)
	面源海拔高度(m)
	面源长度(m)
	面源宽度(m)
	与正北向夹角(°)
	面源有效排放高度(m)
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	TSP
	氨
	硫化氢
	非甲烷总烃

	医疗废物处理车间
	-148
	-151
	2015
	25
	18
	-45
	10
	0.038
	0.005
	0.0005
	0.146


表6.1-15   本项目非正常工况排放源强参数

	污染源名称
	排气筒底部中心坐标(m)
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒高度(m)
	排气筒出口内径(m)
	烟气流速(m/s)
	烟气温度(℃)
	污染物源强(kg/h)

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	TSP
	PM10
	PM2.5
	氨
	硫化氢
	非甲烷总烃

	医废处置排气筒2#(DA007)
	-155
	-161
	2017
	15
	0.53
	9.4431
	25
	0.427
	0.427
	0.2135
	0.0115
	0.001135
	0.3275


表6.1-16   现有项目点源排放源强参数

	名称
	排气筒底部中心坐标(m)
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒高度(m)
	排气筒出口内径(m)
	烟气流速(m/s)
	烟气温度(℃)
	污染物排放速率

(kg/h)

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	TSP
	PM10
	PM2.5
	氨

	焚烧烟气排气筒DA001
	86
	36
	2037
	60
	2.2
	5.7014
	150
	0.481
	0.481
	0.2405
	0.8738

	飞灰仓废气排放口DA003
	-45
	-5
	2037
	34.9
	0.33
	5.2483
	45
	0.0625
	0.0625
	0.0313
	/

	石灰仓废气排放口DA004
	-39
	-28
	2038
	34.9
	0.27
	2.3336
	30
	0.025
	0.025
	0.0125
	/

	活性炭仓废气排放口DA005
	-55
	-73
	2037
	18
	0.22
	2.2288
	30
	0.0125
	0.0125
	0.0063
	/

	石灰仓废气排放口DA006
	-66
	-80
	2037
	18
	0.22
	3.6537
	30
	0.0125
	0.0125
	0.0063
	/

	备注：焚烧烟气排气筒DA001其他污染物：SO2 8.7233kg/h、NO2 21.3872kg/h、CO 0.7966kg/h、HCl 1.6555kg/h、Pb 0.005kg/h、Hg 0.00088kg/h、Cd 0.00013kg/h、As 0.00125kg/h、Mn 0.0025kg/h、二噁英类2.21×10-9kg/h


表6.1-17   现有项目面源排放源强参数

	名称
	面源坐标参数(m)
	面源海拔高度(m)
	面源长度(m)
	面源宽度(m)
	与正北向夹角(°)
	面源有效排放高度(m)
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	氨
	硫化氢
	非甲烷总烃

	垃圾库
	-1
	-9
	2040
	43
	34
	45
	7.2
	0.00601
	0.00062
	/

	渗滤液处理站
	-109
	-101
	2043
	30
	50
	45
	15
	0.04547
	0.0014
	/

	卧式地埋柴油储罐
	6
	-49
	2049
	5
	4
	45
	0.5
	/
	/
	0.0013


表6.1-18   评价范围内拟建项目正常工况面源排放源强参数

	名称
	面源坐标(m)
	面源海拔高度(m)
	面源长度(m)
	面源宽度(m)
	与正北向夹角(°)
	面源有效排放高度(m)
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	氨
	硫化氢
	非甲烷总烃

	餐厨垃圾项目
	-22
	-26
	2032
	26
	18
	45
	7
	0.0005
	0.00004
	0.0176

	油脂储罐
	-35
	-34
	2048
	3
	3
	45
	5
	/
	/
	0.004


6.1.2.7预测及评价内容
根据现状评价结果，本项目所在区域为达标区，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.7预测与评价内容要求，预测与评价内容如下：
1、项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率；
2、项目正常排放条件下，本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况。
3、项目非正常排放条件下，预测评价环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值及占标率。
预测内容与评价要求详见下表。
表6.1-19   预测内容与评价要求

	评价对象
	污染源
	污染物排放形式
	预测内容
	评价内容

	网格点及敏感目标
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源-“以新带老”污染源-区域削减污染源+在建、拟建污染源
	正常排放
	短期浓度
长期浓度
	叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况

	
	新增污染源
	非正常排放
	1h平均质量浓度
	最大浓度占标率

	厂界
	新增污染源
	正常排放
	1h平均质量浓度
	最大浓度占标率

	大气防护距离
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度
	最大浓度占标率


6.1.2.8预测参数
1、地形数据

EIAProA2018使用的地形数据srtm文件由http://srtm.csi.cgiar.org/提供。本项目进一步预测EIAProA2018使用的地形数据库外部DEM文件，外部DEM文件直接采用全球坐标定义的标准DEM文件，地形分辨率为90m。
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图6.1-10   评价区域地形图
2、地面特征参数

本项目区域地面分扇区数为1，地面时间周期按季，通用地表类型为落叶林，通用地表湿度为潮湿气候，本次预测地面特征参数见下表。

表6.1-20   地面特征参数

	序号
	扇区
	时段
	正午反照率
	BOWEN
	粗糙度

	1
	0~360
	冬季(12,1,2月)
	0.5
	0.5
	0.5

	2
	0~360
	春季(3,4,5月)
	0.12
	0.3
	1

	3
	0~360
	夏季(6,7,8月)
	0.12
	0.2
	1.3

	4
	0~360
	秋季(9,10,11月)
	0.12
	0.4
	0.8


3、网格选取及网格点设置

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录B.6.3.3要求：AERMOD预测网格点的设置应具有足够的分辨率以尽可能精确预测污染源对预测范围的最大影响。网格点间距可以采用等间距或近密远疏法进行设置，距离源中心5km的网格间距不超过100m，5~15km的网格间距不超过250m，大于15km的网格间距不超过500m。

本项目网格点采用直角坐标系，以项目所在厂区中心为(0,0点)，地理位置坐标为：102.83507E，24.16321N，评价范围为5km的矩形范围，网格点间距为100m。大气防护距离和厂界预测结果计算网格间距设置为50m，大气防护距离预测计算范围为1km。

4、NO2转化

NO2转化按环境比率法2(ARM2)，该方法采用环境中的NO2/NOx比例与待模拟源NOx浓度来计算环境NO2浓度。ARM2对1小时浓度采用源NOx的比例来自环境监测NO2/NOx比例值的经验公式。这一比例由程序根据EPA推荐值内定，对1小时浓度采用内定的比例值上限0.9，年均浓度内置比例下限0.5。当选择NO2化学转化算法时，NO2源强应输入NOx排放源强。
6.1.2.9关心点分布

本项目预测环境空气保护目标16个，详见下表。

表6.1-21   预测环境空气保护目标
	名称
	坐标/m
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对预测原点距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	

	通海县-上水槽子
	-443
	-1138
	大气环境
	二类区
	东北
	491

	通海县-义广哨小学
	-1688
	509
	大气环境
	二类区
	东北
	840

	通海县-义广哨村
	-1774
	614
	大气环境
	二类区
	东南
	1217

	通海县-下水槽子
	-408
	-1564
	大气环境
	二类区
	东南
	1767

	通海县-香树营
	-2285
	130
	大气环境
	二类区
	东南
	1878

	通海县-三岔沟
	1808
	-1712
	大气环境
	二类区
	东南
	1616

	通海县-杨梅沟村
	1352
	-2239
	大气环境
	二类区
	西南
	2290

	通海县-大义广
	-1099
	2476
	大气环境
	二类区
	西南
	2493

	通海县-兴义村
	-1634
	2437
	大气环境
	二类区
	西南
	2615

	通海县-大圆子
	1621
	-2235
	大气环境
	二类区
	西南
	2692

	通海县-小坝
	-2285
	-1958
	大气环境
	二类区
	西
	2934

	通海县-李家山
	2202
	-1806
	大气环境
	二类区
	西北
	2763

	通海县-姜家冲
	-2086
	-2395
	大气环境
	二类区
	西北
	3017

	通海县-水结
	571
	-1216
	大气环境
	二类区
	西北
	3170

	华宁县-黑箐哨
	2425
	-225
	大气环境
	二类区
	西北
	3169

	华宁县-大沟底
	1988
	2480
	大气环境
	二类区
	东北
	2437


6.1.3正常排放预测结果及分析
6.1.3.1 TSP影响预测分析
1、达标评价结果表

正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.1-22。本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表6.1-23。

表6.1-22   TSP贡献质量浓度预测结果表

	类别
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	日平均
	0.2406
	250623
	300.0
	0.08
	达标

	
	
	年平均
	0.01881
	平均值
	200.0
	0.01
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	日平均
	0.22729
	250620
	300.0
	0.08
	达标

	
	
	年平均
	0.0395
	平均值
	200.0
	0.02
	达标

	
	通海县-义广哨村
	日平均
	0.43648
	250620
	300.0
	0.15
	达标

	
	
	年平均
	0.04408
	平均值
	200.0
	0.02
	达标

	
	通海县-下水槽子
	日平均
	0.14997
	250621
	300.0
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	0.01635
	平均值
	200.0
	0.01
	达标

	
	通海县-香树营
	日平均
	0.15618
	250201
	300.0
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	0.02535
	平均值
	200.0
	0.01
	达标

	
	通海县-三岔沟
	日平均
	0.12796
	251223
	300.0
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	0.00854
	平均值
	200.0
	0.00
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	日平均
	0.07367
	250125
	300.0
	0.02
	达标

	
	
	年平均
	0.00502
	平均值
	200.0
	0.00
	达标

	
	通海县-大义广
	日平均
	0.24283
	250919
	300.0
	0.08
	达标

	
	
	年平均
	0.0356
	平均值
	200.0
	0.02
	达标

	
	通海县-兴义村
	日平均
	0.02004
	250828
	300.0
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	0.00305
	平均值
	200.0
	0.00
	达标

	
	通海县-大圆子
	日平均
	0.08654
	251006
	300.0
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	0.0053
	平均值
	200.0
	0.00
	达标

	
	通海县-小坝
	日平均
	0.07811
	250430
	300.0
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	0.00642
	平均值
	200.0
	0.00
	达标

	
	通海县-李家山
	日平均
	0.01507
	250730
	300.0
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	0.00077
	平均值
	200.0
	0.00
	达标

	
	通海县-姜家冲
	日平均
	0.09445
	250817
	300.0
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	0.00577
	平均值
	200.0
	0.00
	达标

	
	通海县-水结
	日平均
	0.16471
	251111
	300.0
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	0.01078
	平均值
	200.0
	0.01
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	日平均
	0.23834
	251205
	300.0
	0.08
	达标

	
	
	年平均
	0.01692
	平均值
	200.0
	0.01
	达标

	
	华宁县-大沟底
	日平均
	0.11142
	251209
	300.0
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	0.01131
	平均值
	200.0
	0.01
	达标

	二类区网格最大值
	-300,-200
	日平均
	4.10335
	251103
	300.0
	1.37
	达标

	
	-200,-100
	年平均
	0.88135
	平均值
	200.0
	0.44
	达标


表6.1-23   TSP叠加后95%保证率日平均环境质量浓度预测结果表

	分类
	点名称
	浓度类型
	新增+拟建(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	日平均
	0.07551
	250430
	82.0
	82.07551
	300.0
	27.36
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	日平均
	0.13432
	250122
	82.0
	82.13432
	300.0
	27.38
	达标

	
	通海县-义广哨村
	日平均
	0.18766
	250320
	82.0
	82.18766
	300.0
	27.40
	达标

	
	通海县-下水槽子
	日平均
	0.08431
	250802
	82.0
	82.08431
	300.0
	27.36
	达标

	
	通海县-香树营
	日平均
	0.0887
	250902
	82.0
	82.0887
	300.0
	27.36
	达标

	
	通海县-三岔沟
	日平均
	0.05918
	251112
	82.0
	82.05918
	300.0
	27.35
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	日平均
	0.03298
	250719
	82.0
	82.03298
	300.0
	27.34
	达标

	
	通海县-大义广
	日平均
	0.12393
	251207
	82.0
	82.12393
	300.0
	27.37
	达标

	
	通海县-兴义村
	日平均
	0.01117
	250204
	82.0
	82.01117
	300.0
	27.34
	达标

	
	通海县-大圆子
	日平均
	0.03116
	250815
	82.0
	82.03116
	300.0
	27.34
	达标

	
	通海县-小坝
	日平均
	0.03533
	250223
	82.0
	82.03533
	300.0
	27.35
	达标

	
	通海县-李家山
	日平均
	0.00355
	250522
	82.0
	82.00355
	300.0
	27.33
	达标

	
	通海县-姜家冲
	日平均
	0.03218
	250424
	82.0
	82.03218
	300.0
	27.34
	达标

	
	通海县-水结
	日平均
	0.06775
	250629
	82.0
	82.06775
	300.0
	27.36
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	日平均
	0.07814
	250104
	82.0
	82.07814
	300.0
	27.36
	达标

	
	华宁县-大沟底
	日平均
	0.04716
	250328
	82.0
	82.04716
	300.0
	27.35
	达标

	网格最大值
	-200,-200
	日平均
	2.5929
	250622
	82.0
	84.5929
	300.0
	28.20
	达标


2、网格浓度分布图

本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，TSP95%保证率日均质量浓度分布图如下：
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图6.1-11   TSP95%保证率日平均质量浓度分布图

3、评价结果

由表6.1-22可知，正常排放情况下，评价范围内TSP二类区环境空气功能区日均浓度贡献值的最大占标率0.15%<100%；年均浓度贡献值的最大占标率为0.02%<30%。二类区网格点最大日均浓度贡献值占标率为1.37%<100%，最大年均浓度贡献值占标率为0.44%<30%。

由表6.1-23可知，本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，评价范围内TSP二类环境空气功能区日均浓度预测值的最大占标率为27.40%；二类区网格点保证率日均浓度预测值的最大占标率为28.20%；均符合环境质量标准。

综上分析可知，TSP正常排放条件下，二类区环境空气保护目标和网格点短期浓度贡献值占标率均<100%；本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点日均浓度、年均浓度预测值均符合环境质量标准，TSP正常排放对环境的影响可以接受。

6.1.3.2 PM10影响预测分析

1、达标评价结果表

正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.1-24。本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表6.1-25、表6.1-26。

表6.1-24   PM10贡献质量浓度预测结果表

	类别
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	日平均
	0.17779
	250623
	120
	0.15
	达标

	
	
	年平均
	0.00601
	平均值
	60
	0.01
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	日平均
	0.15966
	250724
	120
	0.13
	达标

	
	
	年平均
	0.02573
	平均值
	60
	0.04
	达标

	
	通海县-义广哨村
	日平均
	0.39291
	250223
	120
	0.33
	达标

	
	
	年平均
	0.03741
	平均值
	60
	0.06
	达标

	
	通海县-下水槽子
	日平均
	0.06504
	250623
	120
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	0.00369
	平均值
	60
	0.01
	达标

	
	通海县-香树营
	日平均
	0.12052
	250801
	120
	0.1
	达标

	
	
	年平均
	0.01676
	平均值
	60
	0.03
	达标

	
	通海县-三岔沟
	日平均
	0.08291
	250728
	120
	0.07
	达标

	
	
	年平均
	0.00513
	平均值
	60
	0.01
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	日平均
	0.0459
	251006
	120
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	0.00271
	平均值
	60
	0
	达标

	
	通海县-大义广
	日平均
	0.15858
	250919
	120
	0.13
	达标

	
	
	年平均
	0.02673
	平均值
	60
	0.04
	达标

	
	通海县-兴义村
	日平均
	0.01612
	250828
	120
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	0.00249
	平均值
	60
	0
	达标

	
	通海县-大圆子
	日平均
	0.06256
	251006
	120
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	0.00314
	平均值
	60
	0.01
	达标

	
	通海县-小坝
	日平均
	0.05932
	250430
	120
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	0.00425
	平均值
	60
	0.01
	达标

	
	通海县-李家山
	日平均
	0.0116
	250730
	120
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	0.00063
	平均值
	60
	0
	达标

	
	通海县-姜家冲
	日平均
	0.06446
	250817
	120
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	0.00397
	平均值
	60
	0.01
	达标

	
	通海县-水结
	日平均
	0.07364
	250424
	120
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	0.00379
	平均值
	60
	0.01
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	日平均
	0.15454
	251205
	120
	0.13
	达标

	
	
	年平均
	0.01016
	平均值
	60
	0.02
	达标

	
	华宁县-大沟底
	日平均
	0.07462
	250219
	120
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	0.00722
	平均值
	60
	0.01
	达标

	二类区网格最大值
	0,-400
	日平均
	2.83154
	251231
	120
	2.36
	达标

	
	-200,0
	年平均
	0.41702
	平均值
	60
	0.7
	达标


表6.1-25   PM10叠加后95%保证率日平均环境质量浓度预测结果表

	分类
	点名称
	浓度类型
	新增+拟建(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	日平均
	0.004986
	250424
	59.5
	59.50499
	120.0
	49.59
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	日平均
	0.070667
	250424
	59.5
	59.57067
	120.0
	49.64
	达标

	
	通海县-义广哨村
	日平均
	0.040791
	250424
	59.5
	59.54079
	120.0
	49.62
	达标

	
	通海县-下水槽子
	日平均
	0.002079
	250424
	59.5
	59.50208
	120.0
	49.59
	达标

	
	通海县-香树营
	日平均
	0.013702
	250424
	59.5
	59.5137
	120.0
	49.59
	达标

	
	通海县-三岔沟
	日平均
	0.000523
	250314
	59.5
	59.50052
	120.0
	49.58
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	日平均
	0.042019
	250424
	59.5
	59.54202
	120.0
	49.62
	达标

	
	通海县-大义广
	日平均
	0.000744
	250314
	59.5
	59.50074
	120.0
	49.58
	达标

	
	通海县-兴义村
	日平均
	0.00024
	250424
	59.5
	59.50024
	120.0
	49.58
	达标

	
	通海县-大圆子
	日平均
	0.017639
	250424
	59.5
	59.51764
	120.0
	49.60
	达标

	
	通海县-小坝
	日平均
	0.01392
	250424
	59.5
	59.51392
	120.0
	49.59
	达标

	
	通海县-李家山
	日平均
	0.000011
	250424
	59.5
	59.50001
	120.0
	49.58
	达标

	
	通海县-姜家冲
	日平均
	0.026134
	250424
	59.5
	59.52613
	120.0
	49.61
	达标

	
	通海县-水结
	日平均
	0.073643
	250424
	59.5
	59.57364
	120.0
	49.64
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	日平均
	0.043964
	250424
	59.5
	59.54396
	120.0
	49.62
	达标

	
	华宁县-大沟底
	日平均
	0.021538
	250314
	59.5
	59.52154
	120.0
	49.60
	达标

	网格最大值
	0,-100
	日平均
	0.096405
	250321
	60.0
	60.09641
	120.0
	50.08
	达标


表6.1-26   PM10叠加后年均环境质量浓度预测结果表

	分类
	点名称
	浓度类型
	新增+拟建(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	年平均
	0.00601
	平均值
	27.64447
	27.65048
	60
	46.08
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	年平均
	0.02573
	平均值
	27.64447
	27.6702
	60
	46.12
	达标

	
	通海县-义广哨村
	年平均
	0.03741
	平均值
	27.64447
	27.68188
	60
	46.14
	达标

	
	通海县-下水槽子
	年平均
	0.00369
	平均值
	27.64447
	27.64816
	60
	46.08
	达标

	
	通海县-香树营
	年平均
	0.01676
	平均值
	27.64447
	27.66123
	60
	46.1
	达标

	
	通海县-三岔沟
	年平均
	0.00513
	平均值
	27.64447
	27.6496
	60
	46.08
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	年平均
	0.00271
	平均值
	27.64447
	27.64718
	60
	46.08
	达标

	
	通海县-大义广
	年平均
	0.02673
	平均值
	27.64447
	27.6712
	60
	46.12
	达标

	
	通海县-兴义村
	年平均
	0.00249
	平均值
	27.64447
	27.64696
	60
	46.08
	达标

	
	通海县-大圆子
	年平均
	0.00314
	平均值
	27.64447
	27.64761
	60
	46.08
	达标

	
	通海县-小坝
	年平均
	0.00425
	平均值
	27.64447
	27.64872
	60
	46.08
	达标

	
	通海县-李家山
	年平均
	0.00063
	平均值
	27.64447
	27.6451
	60
	46.08
	达标

	
	通海县-姜家冲
	年平均
	0.00397
	平均值
	27.64447
	27.64844
	60
	46.08
	达标

	
	通海县-水结
	年平均
	0.00379
	平均值
	27.64447
	27.64826
	60
	46.08
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	年平均
	0.01016
	平均值
	27.64447
	27.65463
	60
	46.09
	达标

	
	华宁县-大沟底
	年平均
	0.00722
	平均值
	27.64447
	27.65169
	60
	46.09
	达标

	网格最大值
	-200,0
	年平均
	0.41702
	平均值
	27.64447
	28.06149
	60
	46.77
	达标


2、网格浓度分布图

本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，PM1095%保证率日均质量浓度分布图与年均质量浓度分布图如下：
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图6.1-12   PM1095%保证率日平均质量浓度分布图
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图6.1-13   PM10年平均质量浓度分布图

3、评价结果

由表6.1-24可知，正常排放情况下，评价范围内PM10二类区环境空气功能区日均浓度贡献值的最大占标率0.33%<100%；年均浓度贡献值的最大占标率为0.06%<30%。二类区网格点最大日均浓度贡献值占标率为2.36%<100%，最大年均浓度贡献值占标率为0.7%<30%。

由表6.1-25可知，本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，评价范围内PM10二类环境空气功能区日均浓度预测值的最大占标率为49.64%；二类区网格点保证率日均浓度预测值的最大占标率为50.08%；均符合环境质量标准。

由表6.1-26可知，本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，评价范围内PM10二类环境空气功能区年均浓度预测值的最大占标率为46.14%；二类区网格点保证率年均浓度预测值的最大占标率为46.77%；均符合环境质量标准。

综上分析可知，PM10正常排放条件下，二类区环境空气保护目标和网格点短期浓度贡献值占标率均<100%；本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点日均浓度、年均浓度预测值均符合环境质量标准，PM10正常排放对环境的影响可以接受。

6.1.3.3 PM2.5影响预测分析

1、达标评价结果表

正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.1-27。本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表6.1-28、表6.1-29。

表6.1-27   PM2.5贡献质量浓度预测结果表

	类别
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	日平均
	0.08889
	250623
	60
	0.15
	达标

	
	
	年平均
	0.003
	平均值
	30
	0.01
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	日平均
	0.07983
	250724
	60
	0.13
	达标

	
	
	年平均
	0.01287
	平均值
	30
	0.04
	达标

	
	通海县-义广哨村
	日平均
	0.19645
	250223
	60
	0.33
	达标

	
	
	年平均
	0.0187
	平均值
	30
	0.06
	达标

	
	通海县-下水槽子
	日平均
	0.03252
	250623
	60
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	0.00184
	平均值
	30
	0.01
	达标

	
	通海县-香树营
	日平均
	0.06026
	250801
	60
	0.1
	达标

	
	
	年平均
	0.00838
	平均值
	30
	0.03
	达标

	
	通海县-三岔沟
	日平均
	0.04146
	250728
	60
	0.07
	达标

	
	
	年平均
	0.00257
	平均值
	30
	0.01
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	日平均
	0.02295
	251006
	60
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	0.00135
	平均值
	30
	0
	达标

	
	通海县-大义广
	日平均
	0.07929
	250919
	60
	0.13
	达标

	
	
	年平均
	0.01337
	平均值
	30
	0.04
	达标

	
	通海县-兴义村
	日平均
	0.00806
	250828
	60
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	0.00124
	平均值
	30
	0
	达标

	
	通海县-大圆子
	日平均
	0.03128
	251006
	60
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	0.00157
	平均值
	30
	0.01
	达标

	
	通海县-小坝
	日平均
	0.02966
	250430
	60
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	0.00213
	平均值
	30
	0.01
	达标

	
	通海县-李家山
	日平均
	0.0058
	250730
	60
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	0.00031
	平均值
	30
	0
	达标

	
	通海县-姜家冲
	日平均
	0.03223
	250817
	60
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	0.00199
	平均值
	30
	0.01
	达标

	
	通海县-水结
	日平均
	0.03682
	250424
	60
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	0.00189
	平均值
	30
	0.01
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	日平均
	0.07727
	251205
	60
	0.13
	达标

	
	
	年平均
	0.00508
	平均值
	30
	0.02
	达标

	
	华宁县-大沟底
	日平均
	0.03731
	250219
	60
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	0.00361
	平均值
	30
	0.01
	达标

	二类区网格最大值
	0,-400
	日平均
	1.41577
	251231
	60
	2.36
	达标

	
	-200,0
	年平均
	0.20851
	平均值
	30
	0.7
	达标


表6.1-28   PM2.5叠加后95%保证率日平均环境质量浓度预测结果表
	分类
	点名称
	浓度类型
	新增+拟建(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	日平均
	0.035217
	250426
	41
	41.03522
	60
	68.39
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	日平均
	0.001106
	250426
	41
	41.00111
	60
	68.34
	达标

	
	通海县-义广哨村
	日平均
	0.001244
	250426
	41
	41.00124
	60
	68.34
	达标

	
	通海县-下水槽子
	日平均
	0.022442
	250426
	41
	41.02244
	60
	68.37
	达标

	
	通海县-香树营
	日平均
	0.000187
	250426
	41
	41.00019
	60
	68.33
	达标

	
	通海县-三岔沟
	日平均
	0.00425
	250426
	41
	41.00425
	60
	68.34
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	日平均
	0.012768
	250426
	41
	41.01277
	60
	68.35
	达标

	
	通海县-大义广
	日平均
	0.000053
	250426
	41
	41.00005
	60
	68.33
	达标

	
	通海县-兴义村
	日平均
	0
	250426
	41
	41
	60
	68.33
	达标

	
	通海县-大圆子
	日平均
	0.011223
	250426
	41
	41.01122
	60
	68.35
	达标

	
	通海县-小坝
	日平均
	0.000782
	250426
	41
	41.00078
	60
	68.33
	达标

	
	通海县-李家山
	日平均
	0.000076
	250426
	41
	41.00008
	60
	68.33
	达标

	
	通海县-姜家冲
	日平均
	0.000877
	250426
	41
	41.00088
	60
	68.33
	达标

	
	通海县-水结
	日平均
	0.02673
	250426
	41
	41.02673
	60
	68.38
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	日平均
	0.012253
	250426
	41
	41.01225
	60
	68.35
	达标

	
	华宁县-大沟底
	日平均
	0.001431
	250426
	41
	41.00143
	60
	68.34
	达标

	网格最大值
	0,-100
	日平均
	0.250496
	250426
	41
	41.2505
	60
	68.75
	达标


表6.1-29   PM2.5叠加后年均环境质量浓度预测结果表

	分类
	点名称
	浓度类型
	新增+拟建(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	年平均
	0.003
	平均值
	17.91217
	17.91517
	30
	59.72
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	年平均
	0.01287
	平均值
	17.91217
	17.92504
	30
	59.75
	达标

	
	通海县-义广哨村
	年平均
	0.0187
	平均值
	17.91217
	17.93087
	30
	59.77
	达标

	
	通海县-下水槽子
	年平均
	0.00184
	平均值
	17.91217
	17.91401
	30
	59.71
	达标

	
	通海县-香树营
	年平均
	0.00838
	平均值
	17.91217
	17.92055
	30
	59.74
	达标

	
	通海县-三岔沟
	年平均
	0.00257
	平均值
	17.91217
	17.91474
	30
	59.72
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	年平均
	0.00135
	平均值
	17.91217
	17.91352
	30
	59.71
	达标

	
	通海县-大义广
	年平均
	0.01337
	平均值
	17.91217
	17.92554
	30
	59.75
	达标

	
	通海县-兴义村
	年平均
	0.00124
	平均值
	17.91217
	17.91341
	30
	59.71
	达标

	
	通海县-大圆子
	年平均
	0.00157
	平均值
	17.91217
	17.91374
	30
	59.71
	达标

	
	通海县-小坝
	年平均
	0.00213
	平均值
	17.91217
	17.9143
	30
	59.71
	达标

	
	通海县-李家山
	年平均
	0.00031
	平均值
	17.91217
	17.91248
	30
	59.71
	达标

	
	通海县-姜家冲
	年平均
	0.00199
	平均值
	17.91217
	17.91416
	30
	59.71
	达标

	
	通海县-水结
	年平均
	0.00189
	平均值
	17.91217
	17.91406
	30
	59.71
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	年平均
	0.00508
	平均值
	17.91217
	17.91725
	30
	59.72
	达标

	
	华宁县-大沟底
	年平均
	0.00361
	平均值
	17.91217
	17.91578
	30
	59.72
	达标

	网格最大值
	-200,0
	年平均
	0.20851
	平均值
	17.91217
	18.12068
	30
	60.4
	达标


2、网格浓度分布图

本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，PM2.595%保证率日均质量浓度分布图与年均质量浓度分布图如下：
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图6.1-14   PM2.595%保证率日平均质量浓度分布图[image: image80.png]2AE: 1812068
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[image: image81][image: image82][image: image83]图6.10-15   PM2.5年平均质量浓度分布图

3、评价结果

由表6.1-27可知，正常排放情况下，评价范围内PM2.5二类区环境空气功能区日均浓度贡献值的最大占标率0.33%<100%；年均浓度贡献值的最大占标率为0.06%<30%。二类区网格点最大日均浓度贡献值占标率为2.36%<100%，最大年均浓度贡献值占标率为0.7%<30%。

由表6.1-28可知，本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，评价范围内PM2.5二类环境空气功能区日均浓度预测值的最大占标率为68.39%；二类区网格点保证率日均浓度预测值的最大占标率为68.75%；均符合环境质量标准。

由表6.1-29可知，本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，评价范围内PM2.5二类环境空气功能区年均浓度预测值的最大占标率为59.77%；二类区网格点保证率年均浓度预测值的最大占标率为60.4%；均符合环境质量标准。

综上分析可知，PM2.5正常排放条件下，二类区环境空气保护目标和网格点短期浓度贡献值占标率均<100%；本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点日均浓度、年均浓度预测值均符合环境质量标准，PM2.5正常排放对环境的影响可以接受。

6.1.3.4氨影响预测分析

1、达标评价结果表

正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.1-30。本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点小时质量浓度预测结果见表6.1-31。

表6.1-30   氨贡献质量浓度预测结果表

	分类
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	1h
	0.40499
	25072806
	200
	0.2
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	1h
	0.28369
	25021723
	200
	0.14
	达标

	
	通海县-义广哨村
	1h
	0.25914
	25071402
	200
	0.13
	达标

	
	通海县-下水槽子
	1h
	0.26975
	25100603
	200
	0.13
	达标

	
	通海县-香树营
	1h
	0.28399
	25011207
	200
	0.14
	达标

	
	通海县-三岔沟
	1h
	0.16682
	25122622
	200
	0.08
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	1h
	0.11856
	25012717
	200
	0.06
	达标

	
	通海县-大义广
	1h
	0.20377
	25111202
	200
	0.1
	达标

	
	通海县-兴义村
	1h
	0.0088
	25090507
	200
	0
	达标

	
	通海县-大圆子
	1h
	0.14162
	25122405
	200
	0.07
	达标

	
	通海县-小坝
	1h
	0.13957
	25052605
	200
	0.07
	达标

	
	通海县-李家山
	1h
	0.01147
	25073008
	200
	0.01
	达标

	
	通海县-姜家冲
	1h
	0.10009
	25112203
	200
	0.05
	达标

	
	通海县-水结
	1h
	0.31156
	25012717
	200
	0.16
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	1h
	0.23282
	25022002
	200
	0.12
	达标

	
	华宁县-大沟底
	1h
	0.20244
	25120203
	200
	0.1
	达标

	网格最大值
	-400，-200
	1h
	3.78058
	25011702
	200
	1.89
	达标


表6.1-31   氨叠加后短期环境质量浓度预测结果表

	分类
	点名称
	浓度类型
	新增+拟建(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	1h
	0.45922
	25072806
	50.0
	50.45922
	200.0
	25.23
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	1h
	0.30563
	25021723
	50.0
	50.30563
	200.0
	25.15
	达标

	
	通海县-义广哨村
	1h
	0.27943
	25071402
	50.0
	50.27943
	200.0
	25.14
	达标

	
	通海县-下水槽子
	1h
	0.2899
	25100603
	50.0
	50.2899
	200.0
	25.14
	达标

	
	通海县-香树营
	1h
	0.31168
	25011207
	50.0
	50.31168
	200.0
	25.16
	达标

	
	通海县-三岔沟
	1h
	0.17832
	25122622
	50.0
	50.17832
	200.0
	25.09
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	1h
	0.13963
	25010707
	50.0
	50.13963
	200.0
	25.07
	达标

	
	通海县-大义广
	1h
	0.2193
	25111202
	50.0
	50.2193
	200.0
	25.11
	达标

	
	通海县-兴义村
	1h
	0.00918
	25090507
	50.0
	50.00918
	200.0
	25.00
	达标

	
	通海县-大圆子
	1h
	0.14798
	25122405
	50.0
	50.14798
	200.0
	25.07
	达标

	
	通海县-小坝
	1h
	0.15203
	25052605
	50.0
	50.15203
	200.0
	25.08
	达标

	
	通海县-李家山
	1h
	0.01196
	25073008
	50.0
	50.01196
	200.0
	25.01
	达标

	
	通海县-姜家冲
	1h
	0.10904
	25112203
	50.0
	50.10904
	200.0
	25.05
	达标

	
	通海县-水结
	1h
	0.3357
	25012717
	50.0
	50.3357
	200.0
	25.17
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	1h
	0.26952
	25022002
	50.0
	50.26952
	200.0
	25.13
	达标

	
	华宁县-大沟底
	1h
	0.22612
	25120203
	50.0
	50.22612
	200.0
	25.11
	达标

	网格最大值
	-400，-200
	1h
	3.78553
	25011702
	50.0
	53.78553
	200.0
	26.89
	达标


2、网格浓度分布图

本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，氨小时质量浓度分布图如下：
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图6.1-16   氨小时平均质量浓度分布图

3、评价结果

由表6.1-30可知，正常排放情况下，评价范围内氨二类区环境空气功能区小时浓度贡献值的最大占标率为0.2%<100%，二类区网格点最大小时浓度贡献值占标率1.89%<100%。

由表6.1-31可知，本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，评价范围内氨二类环境空气功能区小时浓度预测值的最大占标率为25.23%；二类区网格点小时浓度预测值的最大占标率为26.89%；均符合环境质量标准。

综上分析可知，氨正常排放条件下，二类区环境空气保护目标和网格点短期浓度贡献值占标率均<100%；本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点小时浓度预测值均符合环境质量标准，氨正常排放对环境的影响可以接受。

6.1.3.5硫化氢影响预测分析

1、达标评价结果表

正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.1-32。本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点小时质量浓度预测结果见表6.1-33。

表6.1-32   硫化氢贡献质量浓度预测结果表

	分类
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	1h
	0.0405
	25072806
	10
	0.41
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	1h
	0.02837
	25021723
	10
	0.28
	达标

	
	通海县-义广哨村
	1h
	0.02567
	25071402
	10
	0.26
	达标

	
	通海县-下水槽子
	1h
	0.02698
	25100603
	10
	0.27
	达标

	
	通海县-香树营
	1h
	0.0284
	25011207
	10
	0.28
	达标

	
	通海县-三岔沟
	1h
	0.01668
	25122622
	10
	0.17
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	1h
	0.01186
	25012717
	10
	0.12
	达标

	
	通海县-大义广
	1h
	0.02038
	25111202
	10
	0.2
	达标

	
	通海县-兴义村
	1h
	0.00087
	25090507
	10
	0.01
	达标

	
	通海县-大圆子
	1h
	0.01416
	25122405
	10
	0.14
	达标

	
	通海县-小坝
	1h
	0.01396
	25052605
	10
	0.14
	达标

	
	通海县-李家山
	1h
	0.00114
	25073008
	10
	0.01
	达标

	
	通海县-姜家冲
	1h
	0.01001
	25112203
	10
	0.1
	达标

	
	通海县-水结
	1h
	0.03116
	25012717
	10
	0.31
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	1h
	0.02328
	25022002
	10
	0.23
	达标

	
	华宁县-大沟底
	1h
	0.02024
	25120203
	10
	0.2
	达标

	网格最大值
	-400，-200
	1h
	0.37806
	25011702
	10
	3.78
	达标


表6.1-33   硫化氢叠加后短期环境质量浓度预测结果表

	分类
	点名称
	浓度类型
	新增+拟建(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	1h
	0.04484
	25072806
	4.0
	4.04484
	10.0
	40.45
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	1h
	0.03012
	25021723
	4.0
	4.03012
	10.0
	40.30
	达标

	
	通海县-义广哨村
	1h
	0.0273
	25071402
	4.0
	4.0273
	10.0
	40.27
	达标

	
	通海县-下水槽子
	1h
	0.02859
	25100603
	4.0
	4.02859
	10.0
	40.29
	达标

	
	通海县-香树营
	1h
	0.03061
	25011207
	4.0
	4.03061
	10.0
	40.31
	达标

	
	通海县-三岔沟
	1h
	0.0176
	25122622
	4.0
	4.0176
	10.0
	40.18
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	1h
	0.01316
	25010707
	4.0
	4.01316
	10.0
	40.13
	达标

	
	通海县-大义广
	1h
	0.02162
	25111202
	4.0
	4.02162
	10.0
	40.22
	达标

	
	通海县-兴义村
	1h
	0.00091
	25090507
	4.0
	4.00091
	10.0
	40.01
	达标

	
	通海县-大圆子
	1h
	0.01467
	25122405
	4.0
	4.01467
	10.0
	40.15
	达标

	
	通海县-小坝
	1h
	0.01495
	25052605
	4.0
	4.01495
	10.0
	40.15
	达标

	
	通海县-李家山
	1h
	0.00118
	25073008
	4.0
	4.00118
	10.0
	40.01
	达标

	
	通海县-姜家冲
	1h
	0.01072
	25112203
	4.0
	4.01072
	10.0
	40.11
	达标

	
	通海县-水结
	1h
	0.03309
	25012717
	4.0
	4.03309
	10.0
	40.33
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	1h
	0.02622
	25022002
	4.0
	4.02622
	10.0
	40.26
	达标

	
	华宁县-大沟底
	1h
	0.02214
	25120203
	4.0
	4.02214
	10.0
	40.22
	达标

	网格最大值
	-400，-200
	1h
	0.37845
	25011702
	4.0
	4.37845
	10.0
	43.78
	达标


2、网格浓度分布图

本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，硫化氢小时质量浓度分布图如下：
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图6.1-17   硫化氢小时平均质量浓度分布图

3、评价结果

由表6.1-32可知，正常排放情况下，评价范围内硫化氢二类区环境空气功能区小时浓度贡献值的最大占标率为0.41%<100%，二类区网格点最大小时浓度贡献值占标率3.78%<100%。

由表6.1-33可知，本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，评价范围内硫化氢二类环境空气功能区小时浓度预测值的最大占标率为40.45%；二类区网格点小时浓度预测值的最大占标率为43.78%；均符合环境质量标准。

综上分析可知，硫化氢正常排放条件下，二类区环境空气保护目标和网格点短期浓度贡献值占标率均<100%；本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点小时浓度预测值均符合环境质量标准，硫化氢正常排放对环境的影响可以接受。

6.1.3.6非甲烷总烃影响预测分析

1、达标评价结果表

正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表6.1-34。本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后环境空气保护目标和网格点小时质量浓度预测结果见表6.1-35。

表6.1-34   非甲烷总烃贡献质量浓度预测结果表

	分类
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	1h
	11.8256
	25072806
	2000
	0.59
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	1h
	8.28379
	25021723
	2000
	0.41
	达标

	
	通海县-义广哨村
	1h
	7.43423
	25071402
	2000
	0.37
	达标

	
	通海县-下水槽子
	1h
	7.87678
	25100603
	2000
	0.39
	达标

	
	通海县-香树营
	1h
	8.29239
	25011207
	2000
	0.41
	达标

	
	通海县-三岔沟
	1h
	4.87029
	25122622
	2000
	0.24
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	1h
	3.462
	25012717
	2000
	0.17
	达标

	
	通海县-大义广
	1h
	5.95002
	25111202
	2000
	0.3
	达标

	
	通海县-兴义村
	1h
	0.25426
	25090507
	2000
	0.01
	达标

	
	通海县-大圆子
	1h
	4.13525
	25122405
	2000
	0.21
	达标

	
	通海县-小坝
	1h
	4.07555
	25052605
	2000
	0.2
	达标

	
	通海县-李家山
	1h
	0.33162
	25073008
	2000
	0.02
	达标

	
	通海县-姜家冲
	1h
	2.92273
	25112203
	2000
	0.15
	达标

	
	通海县-水结
	1h
	9.09749
	25012717
	2000
	0.45
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	1h
	6.79832
	25022002
	2000
	0.34
	达标

	
	华宁县-大沟底
	1h
	5.91113
	25120203
	2000
	0.3
	达标

	网格最大值
	-400，-200
	1h
	110.3928
	25011702
	2000
	5.52
	达标


表6.1-35   非甲烷总烃叠加后短期环境质量浓度预测结果表

	分类
	点名称
	浓度类型
	新增+拟建(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	1h
	14.2108
	25072806
	500.0
	514.2108
	2000.0
	25.71
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	1h
	9.23922
	25021723
	500.0
	509.2392
	2000.0
	25.46
	达标

	
	通海县-义广哨村
	1h
	8.31133
	25071402
	500.0
	508.3113
	2000.0
	25.42
	达标

	
	通海县-下水槽子
	1h
	8.76799
	25020623
	500.0
	508.768
	2000.0
	25.44
	达标

	
	通海县-香树营
	1h
	9.48751
	25011207
	500.0
	509.4875
	2000.0
	25.47
	达标

	
	通海县-三岔沟
	1h
	5.3504
	25122308
	500.0
	505.3504
	2000.0
	25.27
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	1h
	4.78239
	25010707
	500.0
	504.7824
	2000.0
	25.24
	达标

	
	通海县-大义广
	1h
	6.61344
	25111202
	500.0
	506.6134
	2000.0
	25.33
	达标

	
	通海县-兴义村
	1h
	0.27091
	25090507
	500.0
	500.2709
	2000.0
	25.01
	达标

	
	通海县-大圆子
	1h
	4.40365
	25122405
	500.0
	504.4037
	2000.0
	25.22
	达标

	
	通海县-小坝
	1h
	4.61496
	25052605
	500.0
	504.615
	2000.0
	25.23
	达标

	
	通海县-李家山
	1h
	0.35307
	25073008
	500.0
	500.3531
	2000.0
	25.02
	达标

	
	通海县-姜家冲
	1h
	3.30842
	25112203
	500.0
	503.3084
	2000.0
	25.17
	达标

	
	通海县-水结
	1h
	10.15416
	25012717
	500.0
	510.1542
	2000.0
	25.51
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	1h
	8.41438
	25022002
	500.0
	508.4144
	2000.0
	25.42
	达标

	
	华宁县-大沟底
	1h
	6.91994
	25120203
	500.0
	506.92
	2000.0
	25.35
	达标

	网格最大值
	-400，-200
	1h
	110.6144
	25011702
	500.0
	610.6144
	2000.0
	30.53
	达标


2、网格浓度分布图

本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，非甲烷总烃小时质量浓度分布图如下：
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图0-1   非甲烷总烃小时平均质量浓度分布图

3、评价结果

由表6.1-34可知，正常排放情况下，评价范围内非甲烷总烃二类区环境空气功能区小时浓度贡献值的最大占标率为0.59%<100%，二类区网格点最大小时浓度贡献值占标率5.52%<100%。

由表6.1-35可知，本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，评价范围内非甲烷总烃二类环境空气功能区小时浓度预测值的最大占标率为25.71%；二类区网格点小时浓度预测值的最大占标率为30.53%；均符合环境质量标准。

综上分析可知，非甲烷总烃正常排放条件下，二类区环境空气保护目标和网格点短期浓度贡献值占标率均<100%；本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点小时浓度预测值均符合环境质量标准，非甲烷总烃正常排放对环境的影响可以接受。

6.1.4非正常排放预测结果及分析
当废气处理设施处理效率降低50%，非正常排放对环境空气保护目标和网格点的小时预测浓度结果详见下表。
表6.1-36   非正常排放下TSP最大贡献值统计表

	分类
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	1h
	5.83704
	25062322
	900.0
	0.65
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	1h
	5.43117
	25092704
	900.0
	0.60
	达标

	
	通海县-义广哨村
	1h
	22.81172
	25022307
	900.0
	2.53
	达标

	
	通海县-下水槽子
	1h
	5.12355
	25042704
	900.0
	0.57
	达标

	
	通海县-香树营
	1h
	4.53539
	25091805
	900.0
	0.50
	达标

	
	通海县-三岔沟
	1h
	4.97814
	25080104
	900.0
	0.55
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	1h
	3.51043
	25100604
	900.0
	0.39
	达标

	
	通海县-大义广
	1h
	5.15339
	25101321
	900.0
	0.57
	达标

	
	通海县-兴义村
	1h
	0.44047
	25090507
	900.0
	0.05
	达标

	
	通海县-大圆子
	1h
	3.77144
	25100604
	900.0
	0.42
	达标

	
	通海县-小坝
	1h
	3.5113
	25090324
	900.0
	0.39
	达标

	
	通海县-李家山
	1h
	0.5494
	25073008
	900.0
	0.06
	达标

	
	通海县-姜家冲
	1h
	3.23678
	25093005
	900.0
	0.36
	达标

	
	通海县-水结
	1h
	6.16388
	25042405
	900.0
	0.68
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	1h
	3.56886
	25111101
	900.0
	0.40
	达标

	
	华宁县-大沟底
	1h
	2.96515
	25121802
	900.0
	0.33
	达标

	网格最大值
	-200,-300
	1h
	122.8607
	25120805
	900.0
	13.65
	达标


表6.1-37   非正常排放下PM10最大贡献值统计表

	分类
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	1h
	5.29839
	25062322
	360.0
	1.47
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	1h
	4.85501
	25110719
	360.0
	1.35
	达标

	
	通海县-义广哨村
	1h
	22.61779
	25022307
	360.0
	6.28
	达标

	
	通海县-下水槽子
	1h
	4.36774
	25042704
	360.0
	1.21
	达标

	
	通海县-香树营
	1h
	4.03046
	25062303
	360.0
	1.12
	达标

	
	通海县-三岔沟
	1h
	4.39045
	25080104
	360.0
	1.22
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	1h
	3.07422
	25100604
	360.0
	0.85
	达标

	
	通海县-大义广
	1h
	4.64188
	25101321
	360.0
	1.29
	达标

	
	通海县-兴义村
	1h
	0.4017
	25090607
	360.0
	0.11
	达标

	
	通海县-大圆子
	1h
	3.31876
	25100604
	360.0
	0.92
	达标

	
	通海县-小坝
	1h
	3.13195
	25090324
	360.0
	0.87
	达标

	
	通海县-李家山
	1h
	0.49603
	25073008
	360.0
	0.14
	达标

	
	通海县-姜家冲
	1h
	2.97142
	25093005
	360.0
	0.83
	达标

	
	通海县-水结
	1h
	5.26133
	25042405
	360.0
	1.46
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	1h
	3.26817
	25111101
	360.0
	0.91
	达标

	
	华宁县-大沟底
	1h
	2.6887
	25032603
	360.0
	0.75
	达标

	网格最大值
	-200,-300
	1h
	122.8607
	25120805
	360.0
	34.13
	达标


表6.1-38   非正常排放下PM2.5最大贡献值统计表

	分类
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	1h
	2.6492
	25062322
	180.0
	1.47
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	1h
	2.42751
	25110719
	180.0
	1.35
	达标

	
	通海县-义广哨村
	1h
	11.30889
	25022307
	180.0
	6.28
	达标

	
	通海县-下水槽子
	1h
	2.18387
	25042704
	180.0
	1.21
	达标

	
	通海县-香树营
	1h
	2.01523
	25062303
	180.0
	1.12
	达标

	
	通海县-三岔沟
	1h
	2.19523
	25080104
	180.0
	1.22
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	1h
	1.53711
	25100604
	180.0
	0.85
	达标

	
	通海县-大义广
	1h
	2.32094
	25101321
	180.0
	1.29
	达标

	
	通海县-兴义村
	1h
	0.20085
	25090607
	180.0
	0.11
	达标

	
	通海县-大圆子
	1h
	1.65938
	25100604
	180.0
	0.92
	达标

	
	通海县-小坝
	1h
	1.56597
	25090324
	180.0
	0.87
	达标

	
	通海县-李家山
	1h
	0.24801
	25073008
	180.0
	0.14
	达标

	
	通海县-姜家冲
	1h
	1.48571
	25093005
	180.0
	0.83
	达标

	
	通海县-水结
	1h
	2.63066
	25042405
	180.0
	1.46
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	1h
	1.63409
	25111101
	180.0
	0.91
	达标

	
	华宁县-大沟底
	1h
	1.34435
	25032603
	180.0
	0.75
	达标

	网格最大值
	-200,-300
	1h
	61.43034
	25120805
	180.0
	34.13
	达标


表6.1-39   非正常排放下氨最大贡献值统计表

	分类
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	1h
	0.40499
	25072806
	200.0
	0.20
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	1h
	0.28369
	25021723
	200.0
	0.14
	达标

	
	通海县-义广哨村
	1h
	0.63466
	25022307
	200.0
	0.32
	达标

	
	通海县-下水槽子
	1h
	0.26975
	25100603
	200.0
	0.13
	达标

	
	通海县-香树营
	1h
	0.28399
	25011207
	200.0
	0.14
	达标

	
	通海县-三岔沟
	1h
	0.20143
	25071705
	200.0
	0.10
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	1h
	0.14019
	25100604
	200.0
	0.07
	达标

	
	通海县-大义广
	1h
	0.20378
	25111202
	200.0
	0.10
	达标

	
	通海县-兴义村
	1h
	0.01599
	25090507
	200.0
	0.01
	达标

	
	通海县-大圆子
	1h
	0.14894
	25100604
	200.0
	0.07
	达标

	
	通海县-小坝
	1h
	0.13961
	25052605
	200.0
	0.07
	达标

	
	通海县-李家山
	1h
	0.02038
	25073008
	200.0
	0.01
	达标

	
	通海县-姜家冲
	1h
	0.11494
	25093005
	200.0
	0.06
	达标

	
	通海县-水结
	1h
	0.31156
	25012717
	200.0
	0.16
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	1h
	0.23284
	25022002
	200.0
	0.12
	达标

	
	华宁县-大沟底
	1h
	0.20247
	25120203
	200.0
	0.10
	达标

	网格最大值
	-400,-200
	1h
	3.78058
	25011702
	200.0
	1.89
	达标


表6.1-40   非正常排放下硫化氢最大贡献值统计表

	分类
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	1h
	0.0405
	25072806
	10.0
	0.41
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	1h
	0.02837
	25021723
	10.0
	0.28
	达标

	
	通海县-义广哨村
	1h
	0.06267
	25022307
	10.0
	0.63
	达标

	
	通海县-下水槽子
	1h
	0.02698
	25100603
	10.0
	0.27
	达标

	
	通海县-香树营
	1h
	0.0284
	25011207
	10.0
	0.28
	达标

	
	通海县-三岔沟
	1h
	0.02001
	25071705
	10.0
	0.20
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	1h
	0.01391
	25100604
	10.0
	0.14
	达标

	
	通海县-大义广
	1h
	0.02038
	25111202
	10.0
	0.20
	达标

	
	通海县-兴义村
	1h
	0.00159
	25090507
	10.0
	0.02
	达标

	
	通海县-大圆子
	1h
	0.01478
	25100604
	10.0
	0.15
	达标

	
	通海县-小坝
	1h
	0.01396
	25052605
	10.0
	0.14
	达标

	
	通海县-李家山
	1h
	0.00202
	25073008
	10.0
	0.02
	达标

	
	通海县-姜家冲
	1h
	0.01139
	25093005
	10.0
	0.11
	达标

	
	通海县-水结
	1h
	0.03116
	25012717
	10.0
	0.31
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	1h
	0.02328
	25022002
	10.0
	0.23
	达标

	
	华宁县-大沟底
	1h
	0.02025
	25120203
	10.0
	0.20
	达标

	网格最大值
	-400,-200
	1h
	0.37806
	25011702
	10.0
	3.78
	达标


表6.1-41   非正常排放下非甲烷总烃最大贡献值统计表
	分类
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	二类区关心点
	通海县-上水槽子
	1h
	11.82563
	25072806
	2000.0
	0.59
	达标

	
	通海县-义广哨小学
	1h
	8.28379
	25021723
	2000.0
	0.41
	达标

	
	通海县-义广哨村
	1h
	18.09249
	25022307
	2000.0
	0.90
	达标

	
	通海县-下水槽子
	1h
	7.87683
	25100603
	2000.0
	0.39
	达标

	
	通海县-香树营
	1h
	8.29251
	25011207
	2000.0
	0.41
	达标

	
	通海县-三岔沟
	1h
	5.80651
	25071705
	2000.0
	0.29
	达标

	
	通海县-杨梅沟村
	1h
	4.03383
	25100604
	2000.0
	0.20
	达标

	
	通海县-大义广
	1h
	5.95032
	25111202
	2000.0
	0.30
	达标

	
	通海县-兴义村
	1h
	0.45925
	25090507
	2000.0
	0.02
	达标

	
	通海县-大圆子
	1h
	4.28467
	25100604
	2000.0
	0.21
	达标

	
	通海县-小坝
	1h
	4.07666
	25052605
	2000.0
	0.20
	达标

	
	通海县-李家山
	1h
	0.58549
	25073008
	2000.0
	0.03
	达标

	
	通海县-姜家冲
	1h
	3.29857
	25093005
	2000.0
	0.16
	达标

	
	通海县-水结
	1h
	9.09756
	25012717
	2000.0
	0.45
	达标

	
	华宁县-黑箐哨
	1h
	6.79885
	25022002
	2000.0
	0.34
	达标

	
	华宁县-大沟底
	1h
	5.91211
	25120203
	2000.0
	0.30
	达标

	网格最大值
	-400,-200
	1h
	110.393
	25011702
	2000.0
	5.52
	达标


根据以上预测结果可知：当废气处理设施处理效率降低至50%，评价范围内项目排放的污染物TSP对网格点和保护目标的小时贡献值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级浓度限值；评价范围内项目排放的污染物氨、硫化氢对网格点和保护目标的小时贡献值均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1浓度限值；评价范围内项目排放的污染物非甲烷总烃对网格点和保护目标的小时贡献值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值，但与正常排放预测结果对比贡献值小幅提高，对区域环境有一定的影响。

6.1.5厂界达标排放预测分析

因本项目位于玉溪中科环境科技有限公司厂区内，所以厂界达标预测源强考虑本项目源强+厂区内原有项目源强。

本项目采用在厂界按50m间距，拐点处加密的原则设置34个监控点进行厂界浓度预测计算，对排放污染物TSP、氨、硫化氢、非甲烷总烃厂界浓度限值达标情况进行评价，厂界监控点最大地面浓度贡献值结果见下表。

表6.1-42   TSP厂界预测结果

	厂界预测点
	预测点坐标
	浓度类型
	最大浓度增量(μg/m3)
	厂界标准(μg/m3)
	占标率(%)
	是否超标

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	-149
	-175
	1小时
	50.71212
	1000
	5.07 
	达标

	2
	-170
	-149
	1小时
	38.96058
	1000
	3.90 
	达标

	3
	-165
	-124
	1小时
	20.83798
	1000
	2.08 
	达标

	4
	-145
	-80
	1小时
	11.06999
	1000
	1.11 
	达标

	5
	-149
	-61
	1小时
	9.08619
	1000
	0.91 
	达标

	6
	-149
	-44
	1小时
	9.11051
	1000
	0.91 
	达标

	7
	-138
	-15
	1小时
	10.45599
	1000
	1.05 
	达标

	8
	-116
	9
	1小时
	9.50221
	1000
	0.95 
	达标

	9
	-84
	24
	1小时
	8.66119
	1000
	0.87 
	达标

	10
	-40
	48
	1小时
	8.59535
	1000
	0.86 
	达标

	11
	3
	72
	1小时
	7.30948
	1000
	0.73 
	达标

	12
	20
	81
	1小时
	6.66678
	1000
	0.67 
	达标

	13
	28
	77
	1小时
	6.29025
	1000
	0.63 
	达标

	14
	38
	86
	1小时
	6.27097
	1000
	0.63 
	达标

	15
	41
	94
	1小时
	6.39441
	1000
	0.64 
	达标

	16
	81
	124
	1小时
	6.21309
	1000
	0.62 
	达标

	17
	98
	136
	1小时
	5.98986
	1000
	0.60 
	达标

	18
	111
	124
	1小时
	5.82817
	1000
	0.58 
	达标

	19
	128
	129
	1小时
	5.92809
	1000
	0.59 
	达标

	20
	153
	86
	1小时
	5.90406
	1000
	0.59 
	达标

	21
	173
	50
	1小时
	5.4563
	1000
	0.55 
	达标

	22
	166
	43
	1小时
	5.59936
	1000
	0.56 
	达标

	23
	132
	20
	1小时
	6.0445
	1000
	0.60 
	达标

	24
	107
	-14
	1小时
	6.60246
	1000
	0.66 
	达标

	25
	88
	-31
	1小时
	6.75678
	1000
	0.68 
	达标

	26
	76
	-43
	1小时
	6.75203
	1000
	0.68 
	达标

	27
	32
	-72
	1小时
	7.91396
	1000
	0.79 
	达标

	28
	20
	-78
	1小时
	8.3008
	1000
	0.83 
	达标

	29
	-29
	-95
	1小时
	9.4102
	1000
	0.94 
	达标

	30
	-78
	-112
	1小时
	9.92769
	1000
	0.99 
	达标

	31
	-102
	-136
	1小时
	18.26545
	1000
	1.83 
	达标

	32
	-119
	-147
	1小时
	38.20599
	1000
	3.82 
	达标

	33
	-144
	-170
	1小时
	51.27458
	1000
	5.13 
	达标

	34
	-149
	-175
	1小时
	50.71212
	1000
	5.07 
	达标


表6.1-43   氨厂界预测结果

	厂界预测点
	预测点坐标
	浓度类型
	最大浓度增量(μg/m3)
	厂界标准(μg/m3)
	占标率(%)
	是否超标

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	-149
	-175
	1小时
	52.09977
	1500
	3.47 
	达标

	2
	-170
	-149
	1小时
	9.7314
	1500
	0.65 
	达标

	3
	-165
	-124
	1小时
	11.13572
	1500
	0.74 
	达标

	4
	-145
	-80
	1小时
	15.12465
	1500
	1.01 
	达标

	5
	-149
	-61
	1小时
	9.0291
	1500
	0.60 
	达标

	6
	-149
	-44
	1小时
	7.4511
	1500
	0.50 
	达标

	7
	-138
	-15
	1小时
	4.36776
	1500
	0.29 
	达标

	8
	-116
	9
	1小时
	3.67677
	1500
	0.25 
	达标

	9
	-84
	24
	1小时
	3.82826
	1500
	0.26 
	达标

	10
	-40
	48
	1小时
	5.68847
	1500
	0.38 
	达标

	11
	3
	72
	1小时
	5.02876
	1500
	0.34 
	达标

	12
	20
	81
	1小时
	5.19277
	1500
	0.35 
	达标

	13
	28
	77
	1小时
	5.76274
	1500
	0.38 
	达标

	14
	38
	86
	1小时
	5.38065
	1500
	0.36 
	达标

	15
	41
	94
	1小时
	5.05871
	1500
	0.34 
	达标

	16
	81
	124
	1小时
	4.8587
	1500
	0.32 
	达标

	17
	98
	136
	1小时
	4.86651
	1500
	0.32 
	达标

	18
	111
	124
	1小时
	5.0868
	1500
	0.34 
	达标

	19
	128
	129
	1小时
	5.20057
	1500
	0.35 
	达标

	20
	153
	86
	1小时
	4.79127
	1500
	0.32 
	达标

	21
	173
	50
	1小时
	4.2012
	1500
	0.28 
	达标

	22
	166
	43
	1小时
	4.23273
	1500
	0.28 
	达标

	23
	132
	20
	1小时
	4.63792
	1500
	0.31 
	达标

	24
	107
	-14
	1小时
	4.12041
	1500
	0.27 
	达标

	25
	88
	-31
	1小时
	3.47678
	1500
	0.23 
	达标

	26
	76
	-43
	1小时
	3.60352
	1500
	0.24 
	达标

	27
	32
	-72
	1小时
	3.59902
	1500
	0.24 
	达标

	28
	20
	-78
	1小时
	3.87889
	1500
	0.26 
	达标

	29
	-29
	-95
	1小时
	7.71848
	1500
	0.51 
	达标

	30
	-78
	-112
	1小时
	22.75381
	1500
	1.52 
	达标

	31
	-102
	-136
	1小时
	28.9532
	1500
	1.93 
	达标

	32
	-119
	-147
	1小时
	22.12072
	1500
	1.47 
	达标

	33
	-144
	-170
	1小时
	20.0484
	1500
	1.34 
	达标

	34
	-149
	-175
	1小时
	52.09977
	1500
	3.47 
	达标


表6.1-44   硫化氢厂界预测结果

	厂界预测点
	预测点坐标
	浓度类型
	最大浓度增量(μg/m3)
	厂界标准(μg/m3)
	占标率(%)
	是否超标

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	-149
	-175
	1小时
	1.60479
	60
	2.67 
	达标

	2
	-170
	-149
	1小时
	0.62232
	60
	1.04 
	达标

	3
	-165
	-124
	1小时
	0.43886
	60
	0.73 
	达标

	4
	-145
	-80
	1小时
	0.52486
	60
	0.87 
	达标

	5
	-149
	-61
	1小时
	0.31446
	60
	0.52 
	达标

	6
	-149
	-44
	1小时
	0.29805
	60
	0.50 
	达标

	7
	-138
	-15
	1小时
	0.3139
	60
	0.52 
	达标

	8
	-116
	9
	1小时
	0.33785
	60
	0.56 
	达标

	9
	-84
	24
	1小时
	0.38791
	60
	0.65 
	达标

	10
	-40
	48
	1小时
	0.58065
	60
	0.97 
	达标

	11
	3
	72
	1小时
	0.51064
	60
	0.85 
	达标

	12
	20
	81
	1小时
	0.4672
	60
	0.78 
	达标

	13
	28
	77
	1小时
	0.5367
	60
	0.89 
	达标

	14
	38
	86
	1小时
	0.49581
	60
	0.83 
	达标

	15
	41
	94
	1小时
	0.44538
	60
	0.74 
	达标

	16
	81
	124
	1小时
	0.37393
	60
	0.62 
	达标

	17
	98
	136
	1小时
	0.34882
	60
	0.58 
	达标

	18
	111
	124
	1小时
	0.34922
	60
	0.58 
	达标

	19
	128
	129
	1小时
	0.34798
	60
	0.58 
	达标

	20
	153
	86
	1小时
	0.31993
	60
	0.53 
	达标

	21
	173
	50
	1小时
	0.31964
	60
	0.53 
	达标

	22
	166
	43
	1小时
	0.32201
	60
	0.54 
	达标

	23
	132
	20
	1小时
	0.35094
	60
	0.58 
	达标

	24
	107
	-14
	1小时
	0.38507
	60
	0.64 
	达标

	25
	88
	-31
	1小时
	0.35412
	60
	0.59 
	达标

	26
	76
	-43
	1小时
	0.36736
	60
	0.61 
	达标

	27
	32
	-72
	1小时
	0.36329
	60
	0.61 
	达标

	28
	20
	-78
	1小时
	0.3954
	60
	0.66 
	达标

	29
	-29
	-95
	1小时
	0.44422
	60
	0.74 
	达标

	30
	-78
	-112
	1小时
	0.75339
	60
	1.26 
	达标

	31
	-102
	-136
	1小时
	0.89677
	60
	1.49 
	达标

	32
	-119
	-147
	1小时
	0.68323
	60
	1.14 
	达标

	33
	-144
	-170
	1小时
	0.89924
	60
	1.50 
	达标

	34
	-149
	-175
	1小时
	1.60479
	60
	2.67 
	达标


表6.1-45  非甲烷总烃厂界预测结果

	厂界预测点
	预测点坐标
	浓度类型
	最大浓度增量(μg/m3)
	厂界标准(μg/m3)
	占标率(%)
	是否超标

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	-149
	-175
	1小时
	191.25873
	4000
	4.78 
	达标

	2
	-170
	-149
	1小时
	146.08472
	4000
	3.65 
	达标

	3
	-165
	-124
	1小时
	75.67758
	4000
	1.89 
	达标

	4
	-145
	-80
	1小时
	29.95234
	4000
	0.75 
	达标

	5
	-149
	-61
	1小时
	34.9101
	4000
	0.87 
	达标

	6
	-149
	-44
	1小时
	35.00353
	4000
	0.88 
	达标

	7
	-138
	-15
	1小时
	40.17299
	4000
	1.00 
	达标

	8
	-116
	9
	1小时
	36.5085
	4000
	0.91 
	达标

	9
	-84
	24
	1小时
	33.27721
	4000
	0.83 
	达标

	10
	-40
	48
	1小时
	34.25971
	4000
	0.86 
	达标

	11
	3
	72
	1小时
	38.54707
	4000
	0.96 
	达标

	12
	20
	81
	1小时
	37.5399
	4000
	0.94 
	达标

	13
	28
	77
	1小时
	37.05421
	4000
	0.93 
	达标

	14
	38
	86
	1小时
	34.98933
	4000
	0.87 
	达标

	15
	41
	94
	1小时
	34.25104
	4000
	0.86 
	达标

	16
	81
	124
	1小时
	34.20639
	4000
	0.86 
	达标

	17
	98
	136
	1小时
	33.13487
	4000
	0.83 
	达标

	18
	111
	124
	1小时
	31.60317
	4000
	0.79 
	达标

	19
	128
	129
	1小时
	31.83423
	4000
	0.80 
	达标

	20
	153
	86
	1小时
	31.9575
	4000
	0.80 
	达标

	21
	173
	50
	1小时
	29.82908
	4000
	0.75 
	达标

	22
	166
	43
	1小时
	30.57949
	4000
	0.76 
	达标

	23
	132
	20
	1小时
	33.51762
	4000
	0.84 
	达标

	24
	107
	-14
	1小时
	33.03495
	4000
	0.83 
	达标

	25
	88
	-31
	1小时
	30.97077
	4000
	0.77 
	达标

	26
	76
	-43
	1小时
	29.56566
	4000
	0.74 
	达标

	27
	32
	-72
	1小时
	30.44463
	4000
	0.76 
	达标

	28
	20
	-78
	1小时
	51.50185
	4000
	1.29 
	达标

	29
	-29
	-95
	1小时
	36.15499
	4000
	0.90 
	达标

	30
	-78
	-112
	1小时
	34.68249
	4000
	0.87 
	达标

	31
	-102
	-136
	1小时
	69.66324
	4000
	1.74 
	达标

	32
	-119
	-147
	1小时
	143.74596
	4000
	3.59 
	达标

	33
	-144
	-170
	1小时
	193.49705
	4000
	4.84 
	达标

	34
	-149
	-175
	1小时
	191.25873
	4000
	4.78 
	达标


根据上表可知，厂界TSP、非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建标准。

6.1.6大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)8.7.5要求：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)8.8.5要求：“大气环境放防护距离确定时，厂界外预测网格分辨率不应超过50m”。结合正常预测结果及项目周边地形，本项目计算大气环境防护距离采用距离源中心为1.5km的矩形范围作为预测计算范围、预测网格分辨率按50m的设置，对污染物短期浓度进行二次计算。因本项目位于玉溪中科环境科技有限公司厂区内，所以厂界达标预测源强考虑本项目源强+厂区内原有项目源强。短期浓度预测结果如下。

表6.1-46   短期浓度预测结果

	污染物
	点名称
	点坐标(x,y)
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	PM10
	网格最大值
	-250,-250
	日平均
	7.16296
	250817
	120.0
	5.97
	达标

	PM2.5
	网格最大值
	-250,-250
	日平均
	3.58274
	250817
	60.0
	5.97
	达标

	TSP
	网格最大值
	-150,-200
	日平均
	39.24426
	250221
	300.0
	13.08
	达标

	氨
	网格最大值
	-100,-250
	1小时
	127.9054
	25120724
	200.0
	63.95
	达标

	硫化氢
	网格最大值
	-150,-200
	1小时
	6.09877
	25022705
	10.0
	60.99
	达标

	非甲烷总烃
	网格最大值
	-150,-200
	1小时
	1598.211
	25010104
	2000.0
	79.91
	达标


根据上表预测结果可知，PM10、PM2.5短期浓度贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值，TSP短期浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级浓度限值，氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1浓度限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值。因此，环评判定本项目不需要设置大气环境防护距离。
根据现有生活垃圾焚烧厂环评报告及批复文件要求，需设置300m的环境防护距离，本项目不需设置大气防护距离，位于生活垃圾焚烧厂现有用地范围内，执行300m大气防护距离。

6.1.7小结
1、正常排放情况下，二类区环境空气保护目标和网格点TSP、PM10、PM2.5、氨、硫化氢、非甲烷总烃短期贡献值占标率<100%；TSP、PM10、PM2.5年均浓度贡献值占标率<30%；本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，所有环境空气保护目标和网格点TSP、PM10、PM2.5保证率日均浓度预测值和年均浓度预测值均符合环境质量标准，氨、硫化氢、非甲烷总烃预测值均符合环境质量标准。

3、非正常排放情况下，评价范围内项目排放的污染物TSP、PM10、PM2.5、氨、硫化氢、非甲烷总烃对网格点和保护目标的贡献值均能达标，但较正常排放情况占标率都有小幅增加；整体而言，非正常排放对环境影响较大，环评要求建设单位加强管理和设备维护，杜绝非正常排放发生。

4、根据进一步预测分析，本项目废气污染物TSP、非甲烷总烃对厂界的最大浓度贡献值均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢对厂界的最大浓度贡献值均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建标准。

5、根据进一步预测分析，本项目废气污染物PM10、PM2.5短期浓度贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值，TSP短期浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级浓度限值，氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1浓度限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值。因此，环评判定本项目不需要设置大气环境防护距离。根据现有生活垃圾焚烧厂环评报告及批复文件要求，需设置300m的环境防护距离，本项目不需设置大气防护距离，位于生活垃圾焚烧厂现有用地范围内，执行300m大气防护距离。
综上所述，拟建项目实施区环境空气质量良好，项目在建设及运营过程中要加强环境管理，严格落实设计及环评提出的各项废气污染防治措施，项目正常排放条件下废气污染物对环境的影响可接受。
6.2地表水环境影响分析
6.2.1废水排放情况
本次评价按照一期和二期均投产，满负荷生产状况下开展影响分析。

根据工程分析可知，项目运营期正常工况下产生的废水主要为医废转运车消毒清洗排水W1、周转箱消毒清洗排水W2、废冷凝液和医废残液W3、生产车间地坪冲洗排水W4、喷淋塔排水W5、化验室排水W6、电锅炉定期排污水W7及初期雨水。

医废转运车消毒清洗排水、周转箱消毒清洗排水、废冷凝液和医废残液、生产车间地坪冲洗排水、喷淋塔排水合计产生量为23.38m3/d，送入生产废水预处理站处理；初期雨水收集量35.5m3/次，分批次送入生产废水预处理站处理；根据水平衡，雨季最大废水处理量为27.82m3/d。废水经生产废水预处理站（调节+沉淀+次氯酸钠消毒）后，送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后完全回用，不外排。
化验室排水量0.8m3/d，与现有化验室废水一同送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后完全回用，不外排。
电锅炉仅在生活垃圾焚烧厂停炉检修期间启用，年运行约30天，软水来源于生活垃圾焚烧厂已建的1套出水能力为10m³/h的除盐水系统。根据前文分析，现有除盐水系统制备的软水针对生产系统供给余热锅炉、SNCR、加药等，软水用量55m3/d。停炉检修时，上述生产工段均停止生产，因此本项目电锅炉使用的软水未突破正常生产情况下的软水用量，浓水也未新增，产生的浓水送入中水处理站处理后全部回用。电锅炉定期排污水量为2.0m3/d，排至生活垃圾焚烧厂内余热锅炉降温池作为冷却循环冷却补充水使用。

6.2.2废水不外排的可行性分析
根据水平衡可知，本项目产生的生产废水和初期雨水收集后全部送入生产废水预处理站（调节+沉淀+次氯酸钠消毒）处理后排入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用于循环系统补水，不外排。
项目正常运行情况下，需进入生产废水预处理站处理的生产废水量为23.38m3/d，考虑初期雨水处理量在内日最大废水量为4.44m3/d（设计雨水处理时间为8天），则生产废水预处理站最大日污水处理量达到27.82m3/d，生产废水预处理站规模设计为30m3/d，可以满足废水处理要求。

根据前文所述，生活垃圾焚烧厂处理能力250m3/d，采用“预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）”组合处理工艺，浓液用于石灰制浆、烟气净化降温、飞灰稳定化和回喷焚烧炉，清液用于循环水池和冷却塔补水，可完全回用。
根据前文2.10.2小结，现有项目满负荷运行情况下的渗滤液处理处置量为162.43m3/d，渗滤液处理站设计处理规模为250m3/d，满负荷情况下还有87.57m3/d的处理余量；根据前文2.9小结，现有项目水平衡分析，现有项目渗滤液处理站处理规模为178.43m3/d（已包含在建餐厨垃圾项目），出水全部回用不外排，剩余处置规模71.57m3/d。
现有项目满负荷运行的前提下，渗滤液处理站尚有71.57m3/d的处置规模，本项目生产废水可以完全送入渗滤液处理站处理后回用。

综上，在正常情况下，本项目运营期间不会有废水外排。

6.2.3废水达标回用的可行性分析
本项目生产废水预处理站采用“调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒”的处理工艺，生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站采用“预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）”组合处理工艺。
根据《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276-2021）6.3.10.2“集中处理工程应设置生产废水处理设施，废水处理工艺应根据废水水质特点、处理后的去向等因素确定，宜采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺，工艺设计参见HJ 2029。”

后端的渗滤液处理站属于二级处理+深度处理工艺，可以完全满足回用水质标准，本次新建的生产废水预处理站已包含有消毒工艺，总的来看，整体废水处理工艺能够满足《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276-2021）中的相关要求，属于推荐可行技术。

本次评价收集了“益阳市医疗废物处置项目”的竣工环境保护验收监测数据。益阳医废项目现有1条10t/d的医疗废物高温蒸汽灭菌生产线，原料、生产规模与本项目一致，废水产生工段一致。该项目环评报告于2019年取得湖南省生态环境厅下达的批复文件，2020年9月完成了竣工环境保护自主验收。
该项目生产废水和初期雨水全部送入到自建的次氯酸钠消毒池消毒处理后，再经污水管道输送至益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理系统，采用“中温厌氧+膜生物反应器（MBR）+反渗透（RO）”工艺，处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）（敞开式循环冷却水系统补充水）标准，达到要求的再生水全部作为益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂循环冷却补充水回用。废水处理过程与本项目基本一致，且本项目后端渗滤液处理站的处理工艺更佳。
根据其验收监测报告（湖南乾诚检测有限公司出具的HNQC[YS2020-07]008号），消毒池出口废水各项指标均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2 预处理标准。预处理设施SS、NH3-N、COD、BOD5、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠杆菌、石油类的出口最大数据为21.5mg/L、1.73mg/L、36.5mg/L、11.85mg/L、0.77mg/L、1.8mg/L、2600MPN/L、0.30mg/L，去除率分别为34.9%、34.1%、35.9%、36.0%、46.0%、85.0%、40.3%、50.0%。

从类比数据可以看出，项目生产废水预处理站的出水污染物指标远低于生活垃圾产生的渗滤液浓度，渗滤液处理站处理工艺可完全处置。
针对依托的渗滤液处理站，根据前文2.10.2小结收集的自行监测数据，渗滤液处理站出水能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2排放浓度限值要求。
因此，项目依托渗滤液处理站出水可以满足回用水质的要求。
6.2.4废水处理技术的可行性分析
对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中附录D的“表D.4 医疗废物处置排污单位废水治理可行技术参考表”以及《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（GB 276-2021）中“6.3.10 废水处理单元”，本项目废水处理工艺与可行技术对比见表6.2-1、表6.2-2。

表6.2-1  HJ1033-2019废水处理可行技术对照表

	序号
	废水类别
	HJ1033-2019中表D.4
	本项目情况
	是否属于可行技术

	
	
	排放方式
	可行技术
	
	

	1
	厂内综合污水处理站排水
	间接排放
	预处理（沉淀、过滤等）+消毒工艺（二氧化氯、次氯酸钠、液氯、紫外线、臭氧等）
	本项目生产废水经新建预处理站和依托已建的渗滤液处理站处理后回用于生活垃圾焚烧厂循环系统补水，属于间接排放。
生产废水预处理站处理工艺如下：调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒；
后端渗滤液处理站处理工艺为：预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）
	是

	
	
	直接排放
	预处理（沉淀、过滤等）+生化处理（活性污泥法、生物膜法等）+深度处理（絮凝沉淀法、砂滤法、活性炭法、臭氧氧化法、膜分离法等）+消毒工艺（二氧化氯、次氯酸钠、液氯、紫外线、臭氧等）
	
	


表6.2-2 废水处理技术与 GB 276-2021符合性分析一览表

	序号
	GB 276-2021中6.3.10
	本项目情况
	符合性

	6.3.10.1
	医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程的生产废水及生活污水应分别设置收集系统。生活污水宜排入市政管网，或单独收集、单独处理，不得与生产废水混合收集、处理。
	本项目生产废水和生活污水均设置有单独的收集系统，生产废水进入生产废水预处理站处理后再进入依托的渗滤液处理站处理；项目不新增劳动定员，不新增生活污水。
	符合

	6.3.10.2
	集中处理工程应设置生产废水处理设施，废水处理工艺应根据废水水质特点、处理后的去向等因素确定，宜采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺，工艺设计参见HJ 2029。
	本项目生产废水预处理站采用“调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒”的处理工艺，后端生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站采用“预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）”组合处理工艺。
	符合

	
	《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2019）中提出：出水直接或间接排入地表水体、海域、或出水回用的非传染病医院污水，一般采用二级处理+（深化处理）+消毒工艺。
	本项目生产废水预处理站采用“调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒”的处理工艺，后端生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站采用“预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）”组合处理工艺。
	符合

	6.3.10.3
	高温蒸汽消毒处理过程产生的残液应经消毒处理后排入生产废水处理设施，消毒处理效果应不低于医疗废物高温蒸汽消毒处理要求，可采用热力消毒方式对残液进行消毒处理。
	本项目高温蒸汽消毒过程中产生的废冷凝液和医废残液进入生产废水预处理站处理，采用“调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒”的处理工艺。本项目废水消毒单元采用次氯酸钠进行消毒，消毒效果能够满足医疗废物高温蒸汽消毒处理要求。
	符合

	6.3.10.4
	集中处理工程初期雨水、事故废水应收集并排入生产废水处理设施。
	本项目拟建设1座50m3的初期雨水收集池和1座30m3的事故水池，初期雨水分批次进入生产废水预处理站处理后再进入渗滤液处理站处理；当事故状态下，事故废水进入事故水池内储存，事故结束后将事故废水送入生产废水预处理站处理后再进入渗滤液处理站处理。
	符合

	6.3.10.5
	集中处理工程废水处理设施出水宜优先回用。回用于生产，应符合GB/T 19923 的要求，回用于清洗等，应符合GB/T 18920 的要求。
	项目运营期产生的生产废水经新建的生产废水预处理站消毒后排入生活垃圾焚烧项目渗滤液处理站处理，渗滤液处理站出水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2排放浓度限值要求后，再生水全部作为循环水系统补充水回用，不外排。
	符合


根据表6.2-1，本项目废水治理技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中推荐的可行技术。根据表6.2-2，本项目废水处理能够满足《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（GB 276-2021）中“6.3.10 废水处理单元”要求。
6.2.5非正常情况下废水不外排的可行性分析
根据前文所述，生产废水产生量为23.38m3/d。项目采用一体化控制系统，一旦发生事故，可以立即停车，因此考虑1.2的系数并取整，事故水池容积为30m3，可以完全储存一天的生产废水，停车后不再产生废水，可达到设备检修的时间要求。生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站中部已建设1座容积为1055m3事故水池，同样可以收集本项目事故状态下产生的废水。

同时对事故水池进行防渗处理（防渗层的防渗性能等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能），可有效防止废水储存期间下渗对地下水的影响。产生的废水可逐步泵回至生产废水预处理站处理，可确保废水不外排。

综上所述，在非正常排放情况下，项目可利用初期雨水收集水池以及事故水池，分别对生产废水以及初期雨水等进行储存，同时水池进行了防渗处理，可有效减少在非正常排放情况下，对环境的影响。

6.2.6小结

综上所述，本项目的生产废水经新建生产废水预处理站和后端依托的渗滤液处理站处理，不新增生活污水，渗滤液处理站出水全部回用于生活垃圾焚烧厂循环系统补水，不外排。非正常排放情况下，初期雨水池、事故水池满足储存要求，可有效减少在非正常排放情况下对环境的影响。

本项目不会对项目所在区域地表水环境产生明显影响。

6.3地下水环境影响分析

6.3.1 地质概况和水文地质条件

（一）地形地貌
玉溪地处云贵高原西缘，地势西北高、东南低，位于新平县的哀牢山主峰为玉溪最高峰，海拔3165.9m；最低海拔为元江河谷，海拔328m。地形条件复杂，以红河为界，其东西两边的地貌景观有较大的差异。红河以西为滇西横断山区，山体走向呈北西向，哀牢山主峰大雪锅山高程3165.9m，当地最低侵蚀基面高程328m，相对高差2838m；红河以东为云贵高原，由于受云南山“字”型构造的影响，山体走向分别为南北向，北西向北东向及南突的东西向，山体破碎，其间以梁王山主峰海拔高程2820m为最高点，一般高程1500-1900m。

通海县地貌由盆地、中山、河谷三种组成。盆地区地势由西南向东北逐渐降低，坡度3~10度，海拔1796～1820m。地形呈东西阔、南尖、北微凸之蘑菇状地势南低北高，海拔最高点位于螺峰山2443m，最低点位于马脖子1350m。

评价区整体地形起伏较大，最高处位于西南山脊，最低处位于东北沟谷，最大高差近300m。拟建项目位于云南省玉溪市通海县杨广镇镇海村委会第三小组漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，项目场地属于构造、剥蚀中低山山地地貌，地形为西南向东北延伸并稍有倾斜的条形小山脊顶部，总体地势西南高东北低。
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图6.3.1-1 地形图

（二）评价区地层岩性

根据《1:20万玉溪幅区域水文地质普查报告》中的地质资料和现场调查可知，评价区及附近出露的地层主要有新生界第四系（Q），中生界三叠系上统舍资组（T3s）、古生界二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）、二叠系下统倒石头组（P1d）等时代地层，地层岩性特征见表6.3.1-1。

表6.3.1-1 评价区及附近地层简表
	界
	系
	统
	阶（组）
	符号
	厚度（m）
	地层岩性

	新生界
	第四系
	—
	—
	Q
	小于40
	以冲积、残坡积为主，岩性为淤泥质土、粉质黏土、卵砾石等。

	中生界
	三叠系
	上统
	舍资组
	T3s
	469-1136
	紫红色泥岩，黄绿色页岩、细砂岩夹粉砂岩等，裂隙率1-5%。

	古生界
	二叠系
	下统
	栖霞茅口组
	P1q+m
	67-349
	白云岩、虎斑状石灰岩。

	
	
	
	倒石头组
	P1d
	小于67
	铝土岩、页岩等。


（三）地质构造

项目所在区域在大地构造上属于扬子准地台，滇东台褶带之昆明台褶束。根据《云南第四纪活动断裂分布图》可知，项目区附近分布的断裂主要为青龙街-西冲断裂（F15）、九村-路居断裂（F17）、明星-二街断裂（F18）等断裂。

青龙街-西冲断裂（F15）：北东端于小革勒附近与北古城-粮山断裂相接，向南西经青龙街、磨豆腐山东侧、西冲，止于杞麓湖，长约50km。沿走向常被横向小断层错列，总体走向20°左右，倾向北西或南东，倾角较陡。断裂属于全新世活动断裂。

九村-路居断裂（F17）：北起阳宗海东南角，向南经大松棵、九村，至上村南延入抚仙湖。在海镜寺再次出露，向南经居乐、路居，至星云湖东南的观音寺附近交于北西向断裂。长约65km，总体走向10°左右，倾向北西，倾角较陡，达70°以上。沿断裂发育宽10-20m的断层破碎带。断裂属于全新世活动断裂。

明星-二街断裂（F18）：北东起于抚仙湖西岸，在明星以北延入抚仙湖内，向南西经牛摩村、孤山、螺蛳铺、水箐沟，至二街西延入杞麓湖内。长约78km，总体走向15°左右，倾向南东，倾角较陡，达70°左右。沿断裂可见宽度大于15m的断层破碎带。断裂属于全新世活动断裂。

总体上讲，拟建场地内无活动断裂带通过，但场地10公里内分布有F15青龙街-西冲断裂和明星-二街断裂（F18），均为全新世活动断裂，建筑结构的抗震性能化设计计算地震动参数应计入近场影响。
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图6.3.1-2云南第四纪活动断裂分布图（截图） 

（四）地壳稳定性及地震

（1）新构造运动

项目区及评价区所在区域断裂构造发育，断裂走向主要为近南北向、北西向和北北东一北东向，少量近东西向。其中许多断裂规模巨大、切割深、发展历史复杂。由于所处构造部位的不同，它们的活动方式、活动时间、活动强度具有明显差异。最醒目的是川滇南北向断裂带的小江断裂带和北西向的红河断裂带，分别构成川滇菱形块体的东边界和南边界，尤其小江断裂带晚第四纪以来活动强烈，是大震发生的活动断裂构造带。

玉溪盆地地质年代鉴定得出，刺桐关-大密罗断层在中更新世以后活动较强，晚更新世以来活动不明显；强震主要发生在该断裂与北西向活动断裂的交汇处，1781年玉溪北古城6¼级和1940年玉溪北5¾级两次地震均发生于普渡河-滇池断裂与玉江断裂的交接地带，1913年峨山7级地震，则发生于其与曲江断裂的交汇部位。

小矣资断层为玉江断裂西段，玉江断裂总体走向北西，斜穿玉溪盆地中部，全长约60km。断裂出露在前震旦纪古老地层中，在九龙池附近被近南北向普渡河—滇池断裂切错成两段：西段大营至九龙池，新构造运动不明显；东段为九龙池至土官村，长约35km，走向北西45°左右，断面近于直立，沿线发育小矣资和九溪两个晚新生代盆地，切穿上新统-晚更新统地层，断错地貌清楚。由水系错移估算，近2万年以来断层平均水平滑动速度每年达5mm，为一条以右旋走滑为主的全新世活断层。1781年玉溪北古城6¼级地震即发生在该断裂与普渡河—滇池断裂的交汇地带。

（2）地震

地震活动是新构造运动最直接的表现方式，沿普渡河断裂带（F54）发生过5.0～5.9级地震12次、6.0～6.5级地震2次；沿峨山－曲江断裂带（F65）发生过5.0～5.9级地震5次、6.0～6.5级地震4次、7.0～7.9级地震3次。场区区域上位于通海－石屏地震带内，该地震带历吏上发生6级以上地震17次，历史上最大地震为1970年1月5日通海7.8级地震。自1970年有详细记载以来，玉溪盆地共发生轻、微震达100余次之多，最大震级4.8级，其余均属轻微震，震中位置集中在高鲁山、高仓一线以南地区，均属构造地震，总体来看，场地附近地区地震活动频繁，但震级相对较少，受外围地震的影响较大。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），通海县杨广镇地震动峰值加速度为0.30g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应地震烈度为Ⅷ度，抗震设计第三组。项目厂区内各构筑物（特别是烟囱）须按相关规定进行抗震设防。

（3）区域地壳稳定性评价

场区区域地质构造复杂，长期处于差异性断块抬升状态，构造地震活动频繁。按《云南省区域地壳稳定性评价图》，场地所在区域地壳稳定性划分为次不稳定区（Ⅱ3区）。
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图6.3.1-3 云南省区域地壳稳定性评价图（截图） 
（五）评价区水文地质条件

（1）地下水类型

根据区域水文地质资料，评价区内主要的地下水有地下水类型主要有孔隙水、裂隙水、岩溶水三类。分述如下：

①孔隙水：主要赋存于新生界第四系（Q）淤泥质土、粉质黏土、卵砾石等的孔隙中，其中残坡积层主要分布于评价区山坡地带，冲积层主要分布于沟谷、沟箐处，单井涌水量一般小于100t/d，含水层富水性弱。地下水化学类型为HCO3-Ca·Mg及Cl·HCO3-Na·Ca型，矿化度小于0.5g/L。

②裂隙水：呈条块状分布，含水层岩性主要为三叠系上统舍资组（T3s）泥岩、页岩夹砂岩，二叠系下统倒石头组（P1d）铝土岩、页岩等。三叠系上统舍资组（T3s）泥岩、页岩夹砂岩含水层地下水径流模数一般为1-2L/s·km2，泉流量一般为0.5-1L/s，富水性中等；二叠系下统倒石头组（P1d）铝土岩、页岩含水层地下水径流模数一般小于0.1L/s·km2，泉流量一般小于0.1L/s，富水性极弱，为相对隔水层。

③岩溶水：主要分布于评价区西部、西北部，呈条块状分布，含水层岩性主要为二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）白云岩、石灰岩，含水层地下水径流模数一般大于5L/s·km2，泉流量一般大于10L/s，含水层富水性中等-强。地下水化学类型为HCO3-Ca·Mg型，矿化度小于0.5g/L。

（2）评价区地下水的补给、径流、排泄特征

评价区出露地层主要为第四系松散堆积层、三叠系、下二叠系等地层，岩性为淤泥质土、粉质黏土、卵砾石、泥岩、砂岩、页岩、白云岩、灰岩等，地下水类型主要为裂隙水、岩溶水，次为孔隙水。

评价区西部发育一条西南～北东方向发育的性质不明断层，断裂延伸长度约4km左右，断层两侧主要出露三叠系、二叠系地层，经现场采用追踪法对断层性质进行调查，破碎带宽约10m，断层角砾岩为灰岩，呈次棱角状、次圆状，砾径一般为5～7厘米，无定向排列，胶结物为钙泥质。断层两侧节理、裂隙发育，并有大量方解石充填。断层切割了三叠系地层，性质为正断层，具有阻水作用，断距尚不清楚，对整个评价区地下水控制作用较为有限。

评价区地下水主要接受大气降水入渗补给，由于位于杞麓湖东部盆地边缘的分水岭地带，孔隙水就近补给就近往地势低洼处排泄；裂隙水沿着浅层风化裂隙渗流，分水岭（老庄坡-窑冲一带）西侧往通海盆地汇集，分水岭东侧则往华宁盆地汇集，出露形式以散流、泉点为主；而岩溶水除了接受大气降水的补给，还有孔隙水、裂隙水的越流补给，一般在地层接触面、构造破碎处等出露成泉，评价区内未发现较大的岩溶泉出露。

（3）评价区地下水开发利用现状

根据现状调查和资料搜集，评价区内无居民饮用地下水点，共调查了20个地下水点，利用情况见下表，评价区地下水的整体开发利用程度一般。

表6.3.1-2 评价区地下水点调查情况信息表
	序号
	地下水名称
	经度（E）
	纬度（N）
	井口高程（m）
	井深（m）
	地下水埋深（m）
	地下水水位（m）
	含水层
	利用情况

	1
	1#监测井
	102°50′1.13″
	24°9′44.67″
	2003.86
	101.30
	38.54
	1965.32
	T3s裂隙含水层
	厂区监测井

	2
	2#监测井
	102°50′6.06″
	24°9′45.40″
	1994.25
	101.80
	28.75
	1965.50
	T3s裂隙含水层
	

	3
	3#监测井
	102°50′5.37″
	24°9′49.08″
	1996.22
	103.80
	32.18
	1964.04
	T3s裂隙含水层
	

	4
	4#监测井
	102°50′8.47″
	24°9′46.79″
	1992.06
	98.10
	27.87
	1964.19
	T3s裂隙含水层
	

	5
	5#监测井
	102°50′11.10″
	24°9′51.27″
	1995.24
	62.60
	45.32
	1949.92
	T3s裂隙含水层
	

	6
	6#监测井
	102°50′01.33″
	24°9′42.23″
	2006.00
	105.00
	35.11
	1970.89
	T3s裂隙含水层
	

	7
	渗滤液收集池监测井
	102°49′58.53″
	24°9′43.38″
	2004.64
	112.00
	37.34
	1967.30
	T3s裂隙含水层
	垃圾填埋场监测井

	8
	1#
	102°50′17.07″
	24°9′49.59″
	1952.00
	12.10
	8. 11
	1943.89
	T3s裂隙含水层
	

	9
	2#
	102°50′16.08″
	24°9′49.29″
	1953.00
	12.10
	8.25
	1944.75
	T3s裂隙含水层
	

	10
	3#
	102°50′15.28″
	24°9′48.85″
	1955.00
	15.80
	9.88
	1945. 12
	T3s裂隙含水层
	

	11
	4#
	102°50′3.03″
	24°9′43.92″
	2003.00
	69.50
	38.77
	1964.23
	T3s裂隙含水层
	

	12
	5#
	102°50′10.36″
	24°9′40.15″
	2012.00
	118.00
	39.65
	1972.35
	T3s裂隙含水层
	

	13
	6#
	102°50′3.43″
	24°9′33.68″
	2020.00
	126.00
	41.63
	1978.37
	T3s裂隙含水层
	

	14
	S1
	102°50′14.65″
	24°9′48.47″
	1956.00
	6.00
	4.10
	1951.90
	T3s裂隙含水层
	

	15
	S2
	102°50′13.27″
	24°9′48.21″
	1960.00
	4.50
	1.20
	1958.80
	T3s裂隙含水层
	

	16
	小龙潭民井
	102°50′21.34″
	24°9′53.81″
	1939.39
	5.00
	1.00
	1938.39
	Q、T3s孔隙、裂隙含水层
	灌溉用水

	17
	小龙潭机井
	102°50′23.90″
	24°9′53.36″
	1951.44
	250.00
	套管不可测
	/
	T3s裂隙含水层
	养殖场生产用水，不作为饮用水使用

	18
	窑冲机井
	102°50′23.82″
	24°10′5.64″
	1963.82
	300.00
	套管不可测
	/
	T3s裂隙含水层
	窑冲村民及附近养殖场作为生活生产用水，不作为饮用水使用

	19
	Q1
	102°51′27.79″
	24°9′56.39″
	1859.70
	/
	0.00
	1859.70
	T3s裂隙含水层
	泉点，流量约1.5L/s，灌溉用水

	20
	Q2
	102°50′38.32″
	24°9′40.14″
	1938.47
	/
	0.00
	1938.47
	T3s裂隙含水层
	季节性泉点，流量约0.01L/s，无人利用
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图6.3.1-4 评价区地下水点分布图（序号与上表一一对应）
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	（1）Q1
	（2）Q2
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	（3）小龙潭机井
	（4）小龙潭民井
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	（5）6#
	（6）1#监测井
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	（7）2#监测井
	（8）3#监测井
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	（9）4#监测井
	（10）5#监测井
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	（11）详勘钻取的岩芯1
	（12）详勘钻取的岩芯2


图6.3.1-5 现场照片

（4）周边地下水污染源调查

拟建厂址位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹，位于在建“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”厂区内，通海县城市生活垃圾填埋场西北侧,项目周边有养殖场、养殖小区、垃圾填埋场、关停的采石场、停用的临时弃土场、红砖厂以及少量散户（小龙潭），项目周边无同类医疗废物集中处置项目。其中养殖场、养殖小区主要地下水特征污染物为COD、氨氮、总氮、总磷、大肠菌群等，垃圾填埋场主要地下水特征污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、氯化物、六价铬、镉、铅、砷等，关停的采石场、停用的临时弃土场、红砖厂主要地下水特征污染物为SS等，而少量散户产生的生活污水、生活垃圾等构成了 主要的生活污染风险源。
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图6.3.1-6 项目周边地下水污染源
（六）项目区地层和水文地质条件

（1）项目区地层

根据《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目场地岩土工程详细勘察报告》的勘察资料，场地浅部地基土为第四系人工活动层素填土（Q4ml）、第四系残坡积层（Q4el+dl）粉质黏土、粉砂，下伏基岩为三叠系上统舍资组（T3s）泥质粉砂岩，场区岩土层共分五个主层，岩土层编号按由上至下顺序编号，从上至下分别描述如下：

1）第四系人工活动层（Q4ml）
第①层素填土：褐红色、褐黄色、灰白色，稍湿～湿，松散～稍密状，主要成分为粉质黏土，含少量碎石、块石、局部地段为混凝土路面，填土物质来源原场地整平时搬运堆积回填形成，回填年限约12年，未经过压实处理。厂界范围内揭露层厚为0.20～4.90m，平均层厚为1.47m，层顶为地表，项目区有分布。

2）第四系残坡积层（Q4el+dl）

第②层粉质粘土：褐红色、褐黄色、灰色，稍湿，硬塑状，局部含少量角砾，切面稍光滑，干强度中等，韧性中等，无摇震反应。压缩模量Es1-2平均值7.45Mpa，压缩系数a1-2为0.12～0.48Mpa-1，属中等压缩性土。厂界范围内揭露层厚为0.30～14.70m，平均层厚为2.38m，层顶埋深为0.00～4.60m，项目区有分布。

第③层粉砂：灰褐色，饱和，中密状，干强度低，韧性低，切面粗糙，无光泽，有砂感，摇震反应中等～迅速，局部夹薄层状粉质黏土。厂界范围内该层顶板埋深0.00～4.50m，揭露层厚0.40～3.60m，平均厚度1.55m，项目区有分布。

3）三叠系上统舍资组（T3s）

第④层全风化泥质粉砂岩：灰色、灰黄、灰白色，以全风化为主，岩芯已风化成砾质黏性土状，局部呈砾砂状、粉砂状，风化极具不均匀，岩体呈中厚层状，岩体风化剧烈，结构大部分被破坏，局部已风化为土状，层状结构，层理构造。岩体较破碎～破碎，岩石属较软岩，不具膨胀性、具崩解性、可软化性等特性，基本质量级别为Ⅳ级。厂界范围内揭露层厚为8.90～45.20m，平均层厚为24.07m，层顶埋深为0.00～6.90m，项目区有分布。

第⑤层强-中风化泥质粉砂岩：灰色、灰黄、灰白色，以强风化为主，岩芯多成角砾、碎石，局部呈砾砂状、粉砂状，风化极具不均匀，岩体呈中厚层状，岩体风化剧烈，结构大部分被破坏，局部含中风化泥质粉砂岩，岩芯呈半圆柱、圆柱、碎石状，层状结构，层理构造。岩体较破碎～破碎，单轴抗压强度标准值frk=18.14（mPa），岩石属较软岩，不具膨胀性、具崩解性、可软化性等特性，基本质量级别为Ⅳ级。厂界范围内揭露层厚为4.30～29.70m，平均层厚为15.11m，层顶埋深为10.90～37.10m，项目区有分布。
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（a）GW6监测井的柱状图
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（b）ZX13柱状图
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（c）ZX20柱状图
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（d）ZX50柱状图
 图6.3.1-7 部分钻孔柱状图
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图6.3.1-8 钻孔分布图
（2）厂区物探勘察概况

引用《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电拟建筑区岩溶物探勘察成果报告》中的物探勘察结果可知，在场地内根据场地情况共布置5条测线（图6.3.1-9），测线间距约为20m，每条测线上点间距约为10m；线号从南至北依次为1、2、3、4、5线，每条测线上点号南东小西北大。物探测线平面布置图见图6.3.1-9。

物探勘察时采用高密度电法进行，采用WDDS-3数字电阻率进行数据采集，野外工作结束后采用物探专用软件SUFER进行出图和解释。各测线物探结果见图6.3.1-10，各测线物探资料成果解释如下：

1）1号测线断面成果解释

①12-33号电极，101～305m，标高1980～2004m，深度0～16m，宽度约5～16m处，相对周围介质视电阻率较低，推测该低阻异常体为岩体破碎、松散富含水所致。

②覆盖层：17-22号电极，150～200m，标高1996～2004m，深度0～8m处，视电阻率高低不一，推测是由地表浮土层、黏土、碎石及岩石碎块等第四系残坡积物较厚使电阻率分布不均匀所引起。

③该断面整体有由浅部至深部视电阻率逐渐升高的趋势，电性分布均匀，规律明显，物性层位清晰，除在浅部局部岩体破碎、松散富含水外，深部岩体整体完整，未发现溶洞存在。

2）2号测线断面成果解释

①9-34号电极，73～304m，标高1972～2004m，深度0～20m，宽度约3～17m处，相对周围介质视电阻率较低，推测该低阻异常体为岩体破碎、松散富含水。

②覆盖层：15-20号电极，128～178m，标高1998～2004m，深度0～4m处，视电阻率高低不一，推测是由地表浮土层、粘土、碎石及岩石碎块等第四系残坡积物较厚使电阻率分布不均匀所引起。

③该断面岩石电性整体分布均匀，视电阻率从浅部至深部为低-高递增，分布有规律，电性层理清晰，除了浅部局部岩体破碎、松散富含水以外，深部岩体整体完整，无发现溶洞存在。

3）3号测线断面成果解释

①覆盖层：该断面浅部0～8m处视电阻率高低不一，推测是由地表浮土层、粘土、碎石及岩石碎块等第四系残坡积物较厚使电阻率分布不均匀所引起。

②21-28号电极，187～255m，标高1960～1987m，深度14～40m处，视电阻率较低为椭圆形，推测该低阻异常体为岩体破碎、松散富含水。

③该断面岩石电性整体分布不均匀，视电阻率从浅部至深部为高低不同，分布无规律，电性层理较紊乱，岩体完整性较差，局部岩体破碎富含水，无发现溶洞存在。

4）4号测线断面成果解释

①覆盖层：该断面浅部0～6m处视电阻率高低不一，推测是由地表浮土层、粘土、碎石及岩石碎块等第四系残坡积物较厚使电阻率分布不均匀所引起。

②20-28号电极，175～256m，标高1950～1986m，深度15～50m处，视电阻率较低，推测该低阻异常体为岩体破碎、松散富含水所致。

③该断面水平方向和垂直方向视电阻率分布不均匀，出现“两端高，中间低”的特征，电性层理较紊乱，低阻异常体等值线陡直，呈封闭或半封闭圏状，横向梯度变化明显，具有一定规模，推测为岩体破碎富水所致，无溶洞存在。

5）5号测线断面成果解释

①覆盖层：该断面浅部0～5m处视电阻率高低不一，推测是由于地表浮土层、粘土、碎石及岩石碎块等第四系残坡积物较厚使电阻率分布不均匀所引起。

②17-25号电极，150～230m，标高1960～2001m，深度0～37m处，视电阻率较低，推测该低阻异常体为岩体破碎、松散富含水所引起。

③该断面岩石电性整体分布不均匀，视电阻率从浅部至深部为高低不同，分布无规律，电性层理较紊乱，岩体完整性较差，局部岩体破碎富含水，无发现溶洞存在。
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图6.3.1-9 物探测线平面布置图
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（1）1号测线勘探结果剖面图
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（2）2号测线勘探结果剖面图
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（3）3号测线勘探结果剖面图
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（4）4号测线勘探结果剖面图
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（5）5号测线勘探结果剖面图

图6.3.1-10 各测线物探结果剖面
根据水文地质勘察结果可知，厂区内出露地层自上而下依次主要为第四系全新统人工活动层（Q4ml）素填土，第四系残坡积层（Q4el+dl）粉质黏土、粉砂，三叠系上统舍资组（T3s）泥质粉砂岩，仅在西部厂界附近的GW5（无稳定水位，现已被掩埋）钻探出二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）灰岩。在场地及附近未发现滑坡、泥石流等不良地质现象存在，未发现埋藏的暗河道、沟滨、地下构筑物等对工程不利的埋藏物存在，场地基本稳定。

根据物探勘察结果可知，厂区内主要反映为岩体破碎、松散富含水的低阻异常特征，结合地质、钻探及物探勘察成果综合分析，项目场地内岩溶不发育，岩性主要为泥质粉砂岩、粉质黏土为主，根据深部视电阻率特征，灰岩节理裂隙不发育、岩体基本完整。其中，1、2号断面岩石电性整体分布均匀，视电阻率从浅部至深部为低～高递增，分布有规律，电性层理清晰，除了浅部局部岩体破碎、松散富含水以外，深部岩体整体完整，无发现溶洞存在；3、4、5号断面岩石电性整体分布不均匀，视电阻率从浅部至深部为高低不同，分布无规律，电性层理较紊乱，三条相邻剖面低阻区反映较为一致，在空间相互联系状况，推测该范围岩体完整性较差，局部岩体破碎富含水，与西部厂界附近灰岩的隐伏有关，但无溶洞存在。

故而，项目区非岩溶强发育区。

（3）包气带防污性能及含水层渗透系数

包气带防污性能：根据勘察资料，项目区包气带厚度大，包气带包括素填土、粉质黏土、粉砂、泥质粉砂岩等，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录B的表B.1 渗透系数经验值表，素填土、粉砂渗透系数大于1×10-4cm/s，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表6天然包气带防污性能分级参照表，素填土、粉砂等构成的覆盖层防污性能弱；根据《通海县黑箐哨垃圾处理场岩土工程详勘报告》显示，残坡积层（Qel+dl）粉质粘土层渗透系数平均值为2.82×10-4cm/s，渗透性等级属于中等透水性，也根据《通海县城市生活垃圾填埋场提质改造项目场地现状调查（水文地质调查报告）》的资料，通过试坑单环注水试验可知，第四系残积（Q4el）粉质黏土层的渗透系数介于8.5×10-4～9 .7×10-4cm/s 之间，平均值为9.1×10-4cm/s，渗透性等级属于中等透水，该场地（垃圾填埋场）紧邻本项目，水文地质条件大体一致，具有参考性。整体上，本项目包气带防污性能弱。

含水层渗透系数：根据《通海县黑箐哨垃圾处理场岩土工程详勘报告》显示，该含水岩组（T3s）全～中风化岩层渗透系数平均值为4.30×10-5～3 .21×10-4cm/s，渗透性等级属于弱～中等透水性，该场地（垃圾填埋场）紧邻本项目，水文地质条件大体一致，具有参考性。

（4）项目区地下水的补给、径流、排泄条件

项目区地下水类型主要为裂隙水，上覆地层主要第四系（Q4）素填土、粉质粘土、粉砂，下伏基岩为三叠系上统舍资组（T3s）泥质粉砂岩，Q4水量贫乏，T3s 富水性中等。

项目区地势较高，地下水径流主要受地形控制，周边地下水分水岭与地表水分水岭基本一致，径流区与补给区基本一致，水力坡度较大，有利于地下水排泄。项目区处于地下水的补给径流区，主要接受大气降水补给，结合项目区及周边地下水水位观测数据，并得到下图等水位图，项目区及附近地下水埋深1.00m~45.32m，项目区地下水埋深大而东北沟谷处地下水埋深较浅，舍资组（T3s）裂隙含水层存在稳定地下水水位，与西侧的二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）岩溶含水层存在隔水层，对岩溶水越流补给量少，项目区地下水往地势低的沟谷汇集，整体自西南往东北方向径流，以散流、泉点等出露排泄于东北侧的沟谷。
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图6.3.1-11 等水位图
6.3.2 项目污染源源强分析

（1）污废水及固废产生情况

根据工程概况和工程分析，该项目为玉溪中科医疗废物集中处置中心项目，建设性质为扩建。

根据工程分析可知，项目运营期正常工况下产生的废水主要为医废转运车消毒清洗排水W1、周转箱消毒清洗排水W2、废冷凝液和医废残液W3、生产车间地坪冲洗排水W4、喷淋塔排水W5、化验室排水W6、电锅炉定期排污水W7及初期雨水。

医废转运车消毒清洗排水、周转箱消毒清洗排水、废冷凝液和医废残液、生产车间地坪冲洗排水、喷淋塔排水送入生产废水预处理站处理；初期雨水收集量35.5m3/次，分批次送入生产废水预处理站处理。废水经生产废水预处理站（调节+沉淀+次氯酸钠消毒）后，送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后完全回用，不外排。
化验室排水量0.8m3/d，与现有化验室废水一同送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后完全回用，不外排。
电锅炉仅在生活垃圾焚烧厂停炉检修期间启用，年运行约30天，软水来源于生活垃圾焚烧厂已建的1套出水能力为10m³/h的除盐水系统。根据前文分析，现有除盐水系统制备的软水针对生产系统供给余热锅炉、SNCR、加药等，软水用量55m3/d。停炉检修时，上述生产工段均停止生产，因此本项目电锅炉使用的软水未突破正常生产情况下的软水用量，浓水也未新增，产生的浓水送入中水处理站处理后全部回用。电锅炉定期排污水量为2.0m3/d，排至生活垃圾焚烧厂内余热锅炉降温池作为冷却循环冷却补充水使用。
产生的固体废物主要包括破碎毁形后的医疗废物、废过滤膜、沉渣、废活性炭、生产废水预处理站污泥、废机油、废劳保用品和废周转箱、生活垃圾。

根据项目区物料堆存、废水收集处理、固废暂存可知，对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要为生产废水预处理站、医疗废物处理车间等区域。

（2）地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程分析，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：

①若生产废水预处理站、医疗废物处理车间等的地面防渗层发生破损或破裂，则污废水会发生渗漏或泄漏，会对地下水造成污染。

②若收集及运输污废水的管道破裂，则污废水会发生泄漏，对地下水造成污染。

（3）主要评价因子

根据工程分析可知，生产废水预处理站是项目区生产废水的集中暂存和处理区域。废水中的污染物主要为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、动植物油、阴离子表面活性剂、总余氯、石油类，根据污废水中污染物种类、污染物性质及污染物浓度与地下水（或地表水）Ⅲ类标准值的比值大小，COD（CODCr）为36mg/L，则耗氧量（CODMn，以O2计）取12mg/L，选取耗氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、石油类作为主要的评价因子，浓度分别为12mg/L、1.7mg/L、1.73mg/L、0.29mg/L。

表6.3.2-1 生产废水中主要污染物及其浓度统计表

	废水名称
	污染因子
	最大浓度（mg/L）
	Ⅲ类标准值（mg/L）
	产生浓度与标准限值比值

	生产废水
	pH
	6.26
	6.5~8.5
	/

	
	耗氧量
	12
	3.0
	4

	
	氨氮
	1.7
	0.5
	3.4

	
	BOD5
	11.8
	/
	/

	
	SS
	19.25
	/
	/

	
	粪大肠菌群
	2540
	/
	/

	
	动植物油
	0.755
	/
	/

	
	阴离子表面活性剂
	1.73
	0.3
	5.77

	
	总余氯
	0.24
	/
	/

	
	石油类
	0.29
	0.05
	5.8

	注：地下水质量标准无石油类，参照地表水环境质量标准


6.3.3 项目对地下水环境的影响分析

（一）正常运行状况下对地下水环境的影响分析

本项目为扩建，在主体生产设施及配套设施等区域建设过程中按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行防渗设计和建设的情况下，项目正常运行过程中产生的污废水、固废等污染物发生渗漏或泄漏的可能性较小。包气带作为地表污染物下渗进入地下水的唯一必经介质，是地下水系统重要的天然防护屏障，具有污染物截留、吸附、降解、缓冲的环境功能，包气带污染具有隐蔽性、滞后性、累积性、不可逆性的典型特征，短期环境影响不显著，但长期持续污染蓄积将逐步弱化土体自净能力，最终引发地下水次生污染，而根据监测结果显示，项目用地范围内包气带各监测因子均能够达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准的要求，项目地下水监测井各监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，包气带和地下水环境未受到污染，说明依托的现有厂区的生产运营未对包气带和地下水环境造成明显污染。即在建设期做好项目区的污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，污废水、固废发生渗漏或泄漏穿过防渗层进入包气带并造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。

（二）非正常状况下对地下水环境的影响分析

（1）地下水数学模型

采用解析法预测项目的建设运营对地下水环境的影响。计算时不考虑水流的源汇项目，且对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不做考虑，当作保守性污染物考虑，从而可简化地下水水流及水质模型。
根据项目区污染源分布情况和污染物性质，主要考虑生产废水预处理站的防渗层出现破损或破裂等非正常情况时污废水发生渗漏对地下水环境可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，对非正常情况下的污染物进行正向推算，分别计算100天、500天、1000天、2000天和3650天后的污染物的最大迁移扩散距离。

项目对地下水环境的影响预测分析采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题中的计算公式进行估算，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，且不考虑水流的源汇项目，对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑，当作保守性污染物考虑，其一维连续污染物运移预测方程为：
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式中：x——预测点距污染源强的距离（m）；

t——预测时间（d）；

C——t时刻x处的污染物浓度（mg/L）；

C0——地下水污染源强浓度（mg/L）；

u——水流速度（m/d）；

DL——纵向弥散系数（m2/d）；

erfc——余误差函数；

K——渗透系数（m/d）；

I——水力坡度；

ne——有效孔隙度；

aL——纵向弥散度（m）。

（2）水文地质参数确定

①渗透系数

根据《通海县黑箐哨垃圾处理场岩土工程详勘报告》显示，该含水岩组（T3s）全～中风化岩层渗透系数平均值为4.30×10-5～3 .21×10-4cm/s，渗透性等级属于弱～中等透水性，该场地（垃圾填埋场）紧邻本项目，水文地质条件大体一致，具有参考性，渗透系数取平均值，约为0.157m/d。

②水力坡度、有效孔隙度及水流速度

水力坡度I=（1970.89-1949.92）/395≈0.053（近似取6#监测井与5#监测井之间的水力坡度），则计算时地下水水力坡度取为0.053；项目区地下水类型主要为裂隙水，有效孔隙度计算时取为0.095。

根据渗透系数、水力坡度和有效孔隙度，可计算出项目区地下水流速u约为0.088m/d。

③弥散度及弥散系数

成建梅（2002年）收集了大量国内外在不同试验尺度下和实验条件下分别运用解析方法和数值方法所得的纵向弥散度资料，Zech等（2015年）系统研究分析了最近50年全世界各地不同试验含水层和场地试验中弥散度和尺度、相关长度及非均质特征之间的关系并重新评估了弥散度与尺度的关系，如图6.3.3-1所示。计算时纵向弥散度aL取为5m。

根据纵向弥散度及地下水流速，可计算出纵向弥散系数DL为0.44m2/d。 
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图6.3.3-1  弥散度与区域尺度关系图（据Zech等2015年）

④计算时参数取值统计
计算时渗透系数、水力坡度、水流速度、纵向弥散度、纵向弥散系数及污染源强统计见下表。
表6.3.3-1 计算参数一览表

	渗透系数K（m/d）
	水力坡度

I
	有效孔隙度ne
	纵向弥散度aL（m）
	水流速度u（m/d）
	纵向弥散系数DL （m2/d）
	污染源强C0（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	耗氧量 
	氨氮  
	阴离子表面活性剂
	石油类

	0.157
	0.053
	0.095
	5
	0.088
	0.44
	12
	1.7   
	1.73
	0.29


（3）地下水环境中污染物运移预测结果分析

在生产废水预处理站的防渗层发生破损或破裂，废水发生渗漏的非正常状况下，废水持续渗入地下水环境中100天、500天、1000天、2000天和3650天后，地下水环境受污染物影响的最大扩散距离和浓度变化见下面图表，为项目区建设设计、运行管理和非正常状况下的地下水污染风险管控提供一定的指导作用。

表6.3.3-2 地下水环境中耗氧量浓度变化预测结果表（单位：mg/L）

	时间

距离（m）
	100天
	500天
	1000天
	2000天
	3650天

	0
	12
	12
	12
	12
	12

	2
	11.42315021
	11.98186785
	11.99915189
	11.99999587
	12

	6
	9.691651445
	11.9211649
	11.99626343
	11.99998169
	11.99999999

	10
	7.387011015
	11.81499291
	11.99099659
	11.99995523
	11.99999999

	16
	3.863743424
	11.53125976
	11.97568338
	11.99987466
	11.99999996

	25
	0.785100642
	10.70362208
	11.92197679
	11.99956237
	11.99999986

	26
	0.626042248
	10.57573056
	11.9125269
	11.99950363
	11.99999984

	35
	0.05124562
	9.083422526
	11.77831302
	11.99857503
	11.9999995

	45
	0.001157112
	6.844585923
	11.47397933
	11.99595369
	11.99999846

	55
	
	4.448744933
	10.91863924
	11.98962592
	11.99999559

	66
	
	2.274926802
	9.927021364
	11.97349315
	11.99998693

	79
	
	0.768712538
	8.219063425
	11.92839566
	11.99995652

	80
	
	0.6974987
	8.067353678
	11.92307601
	11.99995247

	94
	
	0.144405778
	5.783907717
	11.80385506
	11.99984175

	108
	
	0.019855947
	3.565963113
	11.5559636
	11.99951352

	122
	
	0.001794649
	1.854448613
	11.1006279
	11.99861108

	137
	
	
	0.750113629
	10.29402714
	11.99604529

	138
	
	
	0.700682181
	10.22689764
	11.99577128

	164
	
	
	0.083335048
	7.909668581
	11.9785307

	190
	
	
	0.004879096
	4.944035341
	11.91228794

	216
	
	
	
	2.363734246
	11.70867881

	245
	
	
	
	0.722326841
	11.11950199

	246
	
	
	
	0.688390187
	11.08912715

	287
	
	
	
	0.061880555
	9.091421884

	328
	
	
	
	0.00230452
	5.838814961

	370
	
	
	
	
	2.604396006

	413
	
	
	
	
	0.730626963

	414
	
	
	
	
	0.705268157

	500
	
	
	
	
	0.011902846

	注：耗氧量采用地下水质量标准中的Ⅲ类标准值，其值为3.0mg/L，该区域本底值约2.28mg/L，贡献浓度大于0.72mg/L则导致超标。
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图6.3.3-2 地下水环境中耗氧量浓度变化曲线图

表6.3.3-3 地下水环境中氨氮浓度变化预测结果表（单位：mg/L）

	时间

距离（m）
	100天
	500天
	1000天
	2000天
	3650天

	0
	1.7
	1.7
	1.7
	1.7
	1.7

	2
	1.618279613
	1.697431279
	1.699879851
	1.699999416
	1.7

	6
	1.372983955
	1.688831694
	1.699470652
	1.699997406
	1.699999999

	10
	1.046493227
	1.673790663
	1.698724516
	1.699993657
	1.699999998

	15
	0.623199332
	1.642079972
	1.697033072
	1.699984815
	1.699999995

	21
	0.248846982
	1.578218888
	1.693190749
	1.699963381
	1.699999988

	22
	0.206517005
	1.564301657
	1.692280273
	1.699958074
	1.699999987

	30
	0.032365944
	1.414858456
	1.680876196
	1.699885804
	1.699999962

	38
	0.002607
	1.198662908
	1.658613925
	1.699720503
	1.6999999

	48
	
	0.866395193
	1.606195575
	1.699232247
	1.699999699

	58
	
	0.536228969
	1.514485657
	1.698083714
	1.699999154

	70
	
	0.238982315
	1.340130921
	1.694837001
	1.699997296

	71
	
	0.220713309
	1.322361627
	1.694419252
	1.699997032

	84
	
	0.06564136
	1.053904761
	1.685579468
	1.699990423

	97
	
	0.013846829
	0.748725078
	1.666572323
	1.699971297

	110
	
	0.002047695
	0.465122787
	1.629957195
	1.699919584

	124
	
	
	0.235779355
	1.560292245
	1.699772744

	125
	
	
	0.223048846
	1.553822071
	1.699755899

	150
	
	
	0.040498859
	1.315780078
	1.698696262

	175
	
	
	0.003880244
	0.946090466
	1.694338521

	200
	
	
	
	0.545655568
	1.679804637

	226
	
	
	
	0.232751146
	1.63790502

	227
	
	
	
	0.223862652
	1.635418464

	267
	
	
	
	0.031618231
	1.452924047

	307
	
	
	
	0.001970088
	1.076988169

	347
	
	
	
	
	0.603097085

	387
	
	
	
	
	0.236278429

	388
	
	
	
	
	0.229642609

	450
	
	
	
	
	0.023338838

	注：氨氮采用地下水质量标准中的Ⅲ类标准值，其值为0.5mg/L，该区域本底值约0.269mg/L，贡献浓度大于0.231mg/L则导致超标。
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图6.3.3-3 地下水环境中氨氮浓度变化曲线图

表6.3.3-4 地下水环境中阴离子表面活性剂浓度变化预测结果表（单位：mg/L）

	时间

距离（m）
	100天
	500天
	1000天
	2000天
	3650天

	0
	1.73
	1.73
	1.73
	1.73
	1.73

	2
	1.646837488
	1.727385949
	1.72987773
	1.729999405
	1.73

	6
	1.397213083
	1.718634606
	1.729461311
	1.72999736
	1.729999999

	10
	1.064960755
	1.703328145
	1.728702008
	1.729993545
	1.729999998

	15
	0.634196968
	1.671057854
	1.726980714
	1.729984547
	1.729999995

	21
	0.253238399
	1.60606981
	1.723070585
	1.729962734
	1.729999988

	22
	0.210161423
	1.591906981
	1.722144043
	1.729957334
	1.729999986

	31
	0.024945121
	1.41586061
	1.708425551
	1.729869373
	1.729999956

	40
	0.001270374
	1.156040355
	1.679793295
	1.729648828
	1.729999873

	49
	
	0.846592724
	1.627210454
	1.729140429
	1.729999659

	69
	
	0.262825424
	1.381374292
	1.725142641
	1.729997495

	70
	
	0.24319965
	1.36378029
	1.72474589
	1.729997249

	82
	
	0.082290173
	1.118337021
	1.717226307
	1.729991821

	95
	
	0.018317209
	0.809787109
	1.699907575
	1.729975217

	109
	
	0.002444977
	0.493507309
	1.662431435
	1.729924226

	123
	
	
	0.253394123
	1.594191657
	1.72978477

	124
	
	
	0.239940168
	1.587826814
	1.729768734

	144
	
	
	0.065708634
	1.411091175
	1.729095202

	164
	
	
	0.012014136
	1.140310554
	1.726904843

	184
	
	
	0.001443753
	0.812130829
	1.72068891

	224
	
	
	
	0.255680225
	1.6716319

	225
	
	
	
	0.246147201
	1.669259678

	256
	
	
	
	0.059678201
	1.548414976

	288
	
	
	
	0.008321158
	1.300949523

	320
	
	
	
	
	0.940135749

	354
	
	
	
	
	0.535449343

	385
	
	
	
	
	0.25434989

	386
	
	
	
	
	0.24733285

	450
	
	
	
	
	0.0237507

	注：阴离子表面活性剂采用地下水质量标准中的Ⅲ类标准值，其值为0.3mg/L，该区域本底值约0.05mg/L，贡献浓度大于0.25mg/L则导致超标。
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图6.3.3-4 地下水环境中阴离子表面活性剂浓度变化曲线图

表6.3.3-5 地下水环境中石油类浓度变化预测结果表（单位：mg/L）

	时间

距离（m）
	100天
	500天
	1000天
	2000天
	3650天

	0
	0.29
	0.29
	0.29
	0.29
	0.29

	2
	0.276059463
	0.289561806
	0.289979504
	0.2899999
	0.29

	6
	0.23421491
	0.288094818
	0.289909699
	0.289999557
	0.29

	10
	0.178519433
	0.285528995
	0.289782417
	0.289998918
	0.29

	15
	0.106310474
	0.280119525
	0.289493877
	0.28999741
	0.289999999

	20
	0.05065495
	0.271430599
	0.288978735
	0.289994559
	0.289999998

	21
	0.042450368
	0.269225575
	0.288838422
	0.289993753
	0.289999998

	31
	0.004181552
	0.237340796
	0.286383474
	0.289978103
	0.289999993

	40
	
	0.193787112
	0.281583847
	0.289941133
	0.289999979

	49
	
	0.141914387
	0.272769383
	0.28985591
	0.289999943

	67
	
	0.051162164
	0.237207139
	0.289305588
	0.289999653

	68
	
	0.047522102
	0.234425769
	0.289247786
	0.289999618

	82
	
	0.013794307
	0.1874669
	0.287858745
	0.289998629

	95
	
	0.003070515
	0.13574466
	0.284955605
	0.289995846

	107
	
	
	0.089694039
	0.279839204
	0.289989122

	119
	
	
	0.052340324
	0.27114641
	0.28997303

	120
	
	
	0.049747776
	0.270220513
	0.28997098

	144
	
	
	0.011014742
	0.236541295
	0.289848329

	164
	
	
	0.00201393
	0.191150324
	0.289481159

	189
	
	
	
	0.12222808
	0.28798416

	219
	
	
	
	0.051466952
	0.282017529

	220
	
	
	
	0.049663183
	0.281681077

	256
	
	
	
	0.01000386
	0.259560892

	288
	
	
	
	0.001394876
	0.218078244

	320
	
	
	
	
	0.15759501

	354
	
	
	
	
	0.089757404

	379
	
	
	
	
	0.050161494

	380
	
	
	
	
	0.048851708

	450
	
	
	
	
	0.003981331

	注：石油类采用地表水环境质量标准中的Ⅲ类标准值，其值为0.05mg/L。
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图6.3.3-5 地下水环境中石油类浓度变化曲线图

从表图中可看出，在生产废水预处理站的防渗层发生破损或破裂，废水发生渗漏的非正常状况下，随着时间的增加，废水通过防渗层发生渗漏的量会逐渐增加，渗漏进入含水层中的污染物的迁移扩散距离越来越大。废水持续渗入含水层中运移100天、500天、1000天、2000天和3650天后，耗氧量在地下水环境中的最大迁移扩散距离分别约为25m、79m、137m、245m、413m，氨氮在地下水环境中的最大迁移扩散距离分别约为21m、70m、124m、226m、387m，阴离子表面活性剂在地下水环境中的最大迁移扩散距离分别约为21m、70m、123m、224m、385m，石油类在地下水环境中的最大迁移扩散距离分别约为20m、67m、119m、219m、379m，且渗漏进入含水层中的污染物在短时间内难以自净恢复，随着时间的增加，污染物在含水层中的迁移扩散距离还会增大，会对项目区及其下游的地下水环境造成不同程度的污染。非正常情况下生产废水预处理站废水中耗氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、石油类运移至东北侧下游厂界（约385m）并导致超标分别为3368天、3622天、3644天、3712天。

因此，在项目建设过程中须做好主体生产设施以及其它配套设施等区域的防渗措施，以及污废水收集、输送和暂存等区域的防腐、防渗措施，运行期须定期检查防渗层及管道的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补。项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入含水层及地下水环境中。

（4）非正常状况下1#监测井中污染物变化趋势分析

根据项目区地下水流向，将生产废水预处理站东北侧约50m的1#监测井设置为跟踪监测井。根据公式预测计算，在生产废水预处理站的防渗层出现破损或破裂，废水发生渗漏的非正常状况下，耗氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、石油类运移至1#监测井的时间和穿透曲线见下面图表，为项目运行过程中地下水污染监测管控提供一定的指导作用。

从图表中可看出，在生产废水预处理站的防渗层出现破损或破裂，废水发生渗漏的非正常状况下，废水中耗氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、石油类运移至1#监测井并导致地下水出现超标的时间分别约为268天、323天、328天、345天。1#监测井作为项目区的地下水跟踪监测井能起到一定的监控作用。在项目运行过程中，需定期对1#监测井进行水质监测，以监控地下水受污染情况。如果在1#监测井中监测到耗氧量或氨氮或阴离子表面活性剂或石油类出现超标时应立即对厂区进行检查，检查各构筑物防渗层及管道的破损情况，及时确定破损部位并修复，以避免污染物运移出厂界。

表6.3.3-6 非正常状况下1#监测井中污染物浓度变化预测结果表（已叠加本底值）

	耗氧量
	氨氮

	时间（d）
	浓度（mg/L）
	时间（d）
	浓度（mg/L）

	0
	2.28
	0
	0.269

	15
	2.28
	16
	0.269

	30
	2.28
	32
	0.269

	45
	2.28
	48
	0.269

	60
	2.28
	64
	0.269

	75
	2.28
	80
	0.269

	90
	2.28
	96
	0.269

	105
	2.2802 
	112
	0.26907

	120
	2.28125
	128
	0.26937

	135
	2.28463
	144
	0.27026

	150
	2.2932
	160
	0.27235

	165
	2.3108
	176
	0.27639

	180
	2.3421
	192
	0.2832

	195
	2.392
	208
	0.2936

	210
	2.465
	224
	0.3082

	225
	2.564
	240
	0.3274

	240
	2.692
	256
	0.3514

	255
	2.85
	272
	0.38

	267
	2.998
	288
	0.414

	268
	3.011
	304
	0.451

	270
	3.038
	320
	0.493

	285
	3.255
	322
	0.499

	300
	3.5
	323
	0.501

	315
	3.77
	336
	0.538

	330
	4.06
	352
	0.586

	345
	4.37
	368
	0.635

	360
	4.69
	384
	0.687

	
	
	400
	0.74

	阴离子表面活性剂
	石油类

	时间（d）
	浓度（mg/L）
	时间（d）
	浓度（mg/L）

	0
	0.05
	0
	0

	16
	0.05
	16
	0

	32
	0.05
	32
	0

	48
	0.05
	48
	0

	64
	0.05
	64
	0

	80
	0.05
	80
	0

	96
	0.05
	96
	0

	112
	0.05
	112
	0

	128
	0.0504
	128
	0

	144
	0.0513
	144
	0

	160
	0.0534
	160
	0.000571

	176
	0.0575
	176
	0.00126

	192
	0.0645
	192
	0.00243

	208
	0.075
	208
	0.0042

	224
	0.0899
	224
	0.00669

	240
	0.1094
	240
	0.00996

	256
	0.1339
	256
	0.0141

	272
	0.163
	272
	0.019

	288
	0.197
	288
	0.0247

	304
	0.236
	304
	0.0311

	320
	0.278
	320
	0.0382

	327
	0.298
	336
	0.0459

	328
	0.3001
	344
	0.0499

	336
	0.324
	345
	0.0504

	352
	0.372
	352
	0.054

	368
	0.423
	368
	0.0625

	384
	0.475
	384
	0.0713

	400
	0.529
	400
	0.0803

	注：耗氧量采用地下水质量标准中的Ⅲ类标准值，其值为3.0mg/L，该区域本底值约2.28mg/L，贡献浓度大于0.72mg/L则导致超标；氨氮采用地下水质量标准中的Ⅲ类标准值，其值为0.5mg/L，该区域本底值约0.269mg/L，贡献浓度大于0.231mg/L则导致超标；阴离子表面活性剂采用地下水质量标准中的Ⅲ类标准值，其值为0.3mg/L，该区域本底值约0.05mg/L，贡献浓度大于0.25mg/L则导致超标；石油类采用地表水环境质量标准中的Ⅲ类标准值，其值为0.05mg/L。
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[image: image125]图6.3.3-6 耗氧量在1#监测井中的穿透曲线图
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图6.3.3-7 氨氮在1#监测井中的穿透曲线图
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图6.3.3-8 阴离子表面活性剂在1#监测井中的穿透曲线图
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图6.3.3-9 石油类在1#监测井中的穿透曲线图

（5）项目对周边地下水点及居民饮用水安全的影响分析

项目区地下水类型主要为裂隙水，上覆地层主要第四系（Q4）素填土、粉质粘土、粉砂，下伏基岩为三叠系上统舍资组（T3s）泥质粉砂岩，主要接受大气降雨补给，地下水往地势低的沟谷汇集，整体自西南往东北方向径流，以散流、泉点等出露排泄于东北侧的沟谷。

大龙潭位于项目区东南方向，距项目区的距离约为7.76km，其地下水类型主要为岩溶水，为暗河水出露，项目区地下水类型为裂隙水，大龙潭与本项目无直接水力联系，而根据预测结果，非正常状况下，污染物3650天运移的最大迁移扩散距离为413m，对大龙潭的影响较小。

大箐水库位于项目区东北侧，距项目区的最近约2.85km，其为地表水，项目区地下水类型为裂隙水，一般在沟谷处以散流的形式排泄出地表，而根据预测结果，非正常状况下，污染物3650天运移的最大迁移扩散距离为413m，且其相对于大气降雨补给地表径流的量很小，从而对大箐水库的影响较小。

小龙潭机井、小龙潭民井、窑冲机井分别位于项目区东北约0.42km、0.35km、0.61km，均不被取用为饮用水，小龙潭机井、窑冲机井采区层位均为舍资组（T3s），小龙潭民井采区层位为舍资组（T3s）和第四系（Q），位于项目下游或侧下游，存在水力联系，非正常状况下存在一定影响。

Q1位于项目区东北约2.33km，为舍资组（T3s）出露泉点，与项目区属同一含水层，但根据预测结果，非正常状况下，污染物3650天运移的最大迁移扩散距离为413m，对其影响较小。

Q2位于项目区东南约0.94km，为舍资组（T3s）出露泉点，与项目区属同一含水层，但与项目区之间存在分水岭，对其影响小。

评价区内无饮用的地下水点，因此，项目的建设运营对周围居民的饮用水安全的风险较小。
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[image: image130]图6.3.3-10 与项目区相对位置

6.3.4 地下水污染防措施

项目运行期污废水的有效收集、无渗漏输送，固体废物的有效收集、暂存和无害化处置，以及生产设施和辅助（配套）设施所在区域的无渗漏成为污废水和固废治理的重要环节，地下水污染防控措施如下：

（一）清污分流

要按清污分流分质处理的原则，建成三大排水系统，即生产废水、生活污水、雨水要有组织地分别排入对应的系统管网和处理系统处理。

（二）分区防控措施

依据项目区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合项目区地质和水文地质条件，对项目区采取分区防渗措施。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将项目区危废暂存间（依托）、医疗废物处理车间（新建）、 生产废水预处理站（新建）、初期雨水（依托+新建）划分为重点防渗区；备品备件库（新建）、药品间（依托，厂区渗滤液处理站内）划分为一般防渗区；其它区域划分为简单防渗区。

（1）对于重点防渗区，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗。

（2）对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求见下表，项目区污染防渗分区图见下图。
表6.3.4-1 项目区污染防渗分区、防渗标准及要求一览表

	污染防渗区类别
	防渗区名称
	防渗标准及要求

	重点防渗区
	危废暂存间（依托）
	应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗，防渗层为至少1m厚粘层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其它防渗性能等效的材料）。危废暂存间（依托）已完成的防渗措施：（1）环氧树脂耐磨自流平涂料面层；（2）100mm厚细石混凝土；（3）长丝无纺土工布保护层一道；（4）2.0m厚HDPE防渗膜；（5）长丝无纺土工布保护层一道；（6）100mm厚C20混凝土垫层；（7）素土夯实。危废暂存间（依托）的防渗措施能够满足环评提出的防渗标准及要求。

	
	医疗废物处理车间（新建）、 生产废水预处理站（新建）、初期雨水（依托+新建）、事故水池（新建）
	防渗区等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。初期雨水（依托）已完成的防渗措施：（1）C35细石混凝土浇筑保护层，厚100mm；（2）滚涂环氧玻璃鳞片防腐面，厚度0.2mm；（3）刮涂柔性环氧玻璃鳞片胶泥，厚度0.8mm；（4）滚涂环氧玻璃鳞片2道，同时每道手工铺贴03玻纤布，固化后修整（两涂两布，每道工序环氧玻璃鳞片和玻纤布总厚度0.8mm）；（5）刮涂环氢玻璃鳞片1 道，同时手工铺贴03 玻纤布，固化后修整厚度0.8mm；（6）环氧玻璃鳞片腻子修补麻面气孔；（7）环氧渗透底漆一遍，厚度1mm；（8）混凝土基面打磨，采用无尘打磨机打磨、清洁地面；（9）P8钢筋混凝土结构层（抗渗防水底板及侧壁）；（10）1.2mm厚高分子HDPE防水卷材，底板部分在防水卷材上设50mm厚C20细石混凝土；（11）6m 厚聚合物水泥防水砂浆；（12）50mm 厚聚苯板外保护层（侧壁），100mm 厚C20混凝土垫层，随打随抹平（底板）；（13）素土夯实。初期雨水（依托）的防渗措施能够满足环评提出的防渗标准及要求。

	一般防渗区
	备品备件库（新建）、药品间（依托，厂区渗滤液处理站内）
	等效黏土防渗层厚Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。渗滤液处理站已完成的防渗措施：（1）100mm厚细石混凝土；（2）长丝无纺土工布保护层一道；（3）2.0m厚HDPE 防渗膜；（4）长丝无纺土工布保护层一道；（5）100mm厚C20混凝土垫层；（6）素土夯实。药品间（依托，厂区渗滤液处理站内）的防渗措施能够满足环评提出的防渗标准及要求。

	简单防渗区
	其它区域
	地面采用混凝土硬化。主厂房（接待大厅及环保展厅、变压器、升压站、引风机、CEMS小室、烟囱）、综合楼、门卫、门卫及地磅房、地磅区域防渗：

（1）100mm厚C20混凝土浇筑；（2）100mm厚厚级配碎石垫层；（3）素土夯实。能够满足环评提出的防渗标准及要求。

	备注
	项目区具体防渗措施可根据防渗材料、厚度等进行防渗设计和施工，但须达到环评提出的防渗标准及要求。依托区域已满足环评提出的防渗标准及要求，厂区具体防渗见表2.1.3-1 生活垃圾焚烧项目建设内容一览表。
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[image: image132]图6.3.4-1 项目区防渗分区图
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[image: image134]图6.3.4-2 “江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”厂区污染防渗分区图
（三）地下水污染监控措施

依据厂建立项目区的地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

为监控地下水环境受污染情况，项目依托厂区地下水监测井及监测计划，现有5个地下水监测井（1#~5#监测井），本项目增设6#监测井（侧上游，项目区对照监测井）。监测计划参照“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”地下水监测计划进行{监测层位：T3s裂隙含水层；监测频率：每年监测2次（枯水期和丰水期各1次）；监测因子：pH、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、总磷等，以及跟踪监测井水位}，本项目监测因子增加：阴离子表面活性剂、石油类。
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图6.3.4-3 跟踪监测井分布
（四）应急处理措施

①应急预案

企业应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现污废水或固废泄漏时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染物泄漏和扩散，降低地下水受污染程度。地下水污染应急预案应包括以下要点：如污废水或固废泄漏时，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水受污染范围扩大；对泄漏至地面的污染物及时进行清理；制定定期检查厂区地面的防渗设施，及污废水收集和输送设施破损情况等的计划和实施方案。

②应急措施

（a）项目区地面的防渗层或污废水输送管道等出现破损或破裂时，应及时对其进行修补，避免污废水发生渗漏。

（b）项目区内的车间等应避免雨淋，屋顶或地面防渗层若出现破损须及时进行修补。

（c）对项目区内泄漏至地面的污染物，须及时进行清理并妥善处置。

6.3.5 小结
（1）项目区地下水类型主要为裂隙水，上覆地层主要第四系（Q4）素填土、粉质粘土、粉砂，下伏基岩为三叠系上统舍资组（T3s）泥质粉砂岩，Q4水量贫乏，T3s 富水性中等。项目区处于地下水的补给径流区，主要接受大气降水补给，结合项目区及周边地下水水位观测数据，并得到下图等水位图，项目区及附近地下水埋深1.00m~45.32m，项目区地下水埋深大而东北沟谷处地下水埋深较浅，舍资组（T3s）裂隙含水层存在稳定地下水水位，与西侧的二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）岩溶含水层存在隔水层，对岩溶水越流补给量少，项目区地下水往地势低的沟谷汇集，整体自西南往东北方向径流，以散流、泉点等出露排泄于东北侧的沟谷。
（2）评价范围不涉及饮用地下水点，对大龙潭和大箐水库影响小，因此，项目的建设运营对周围居民的饮用水安全的风险较小。

（3）本项目为扩建，在主体生产设施及配套设施等区域建设过程中按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行防渗设计和建设的情况下，项目正常运行过程中产生的污废水、固废等污染物发生渗漏或泄漏的可能性较小。包气带作为地表污染物下渗进入地下水的唯一必经介质，是地下水系统重要的天然防护屏障，具有污染物截留、吸附、降解、缓冲的环境功能，包气带污染具有隐蔽性、滞后性、累积性、不可逆性的典型特征，短期环境影响不显著，但长期持续污染蓄积将逐步弱化土体自净能力，最终引发地下水次生污染，而根据监测结果显示，项目用地范围内包气带各监测因子均能够达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准的要求，项目地下水监测井各监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，包气带和地下水环境未受到污染，说明依托的现有厂区的生产运营未对包气带和地下水环境造成明显污染。即在建设期做好项目区的污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，污废水、固废发生渗漏或泄漏穿过防渗层进入包气带并造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。

（4）为监控地下水环境受污染情况，项目依托厂区地下水监测井及监测计划，现有5个地下水监测井（1#~5#监测井），并增设6#监测井，能够比较有效监控项目区各主要含水层地下水水质情况，以便及时发现和进行处置。

总体来说，项目区影响评价范围内无饮用地下水点，建设和依托区域达到上述提出的防渗标准及要求，同时运行期加强维护和管理情况下，按时监控项目区地下水水质的情况下，污废水发生渗漏造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的，对地下水环境的影响从环保上来说是可接受的。
6.4声环境影响分析

6.4.1噪声源强情况

项目运营期主要噪声源为高温灭菌锅、破碎机、风机及各类水泵等配套设备运行时产生的噪声。所有生产设备均设置在医疗废物处理车间内，噪声源强为70~90dB(A)。餐厨垃圾项目正在建设，本次评价将其噪声源纳入噪声预测中，噪声源强来源于《通海县50吨/天餐厨垃圾无害化处理项目环境影响报告书（报批稿）》（2026年12月）。

表6.4-1   项目噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声功率级

/dB(A)
	声源控制措施
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	1
	医疗废物处理车间
	高温灭菌锅1
	点源
	12
	8
	2068.7
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	2
	医疗废物处理车间
	高温灭菌锅2
	点源
	6
	5
	2068.8
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	3
	医疗废物处理车间
	摆渡平台
	点源
	12
	11
	2068.2
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	4
	医疗废物处理车间
	上料机1
	点源
	16
	4
	2069.6
	75
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	5
	医疗废物处理车间
	上料机2
	点源
	9
	0
	2069.5
	75
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	6
	医疗废物处理车间
	皮带输送机1
	点源
	10
	8
	2068.4
	75
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	7
	医疗废物处理车间
	皮带输送机2
	点源
	6
	6
	2068.6
	75
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	8
	医疗废物处理车间
	破碎机1
	点源
	3
	10
	2068.1
	90
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	9
	医疗废物处理车间
	破碎机2
	点源
	0
	9
	2068.4
	90
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	10
	医疗废物处理车间
	周转箱清洗系统
	点源
	13
	10
	2068.5
	75
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	11
	医疗废物处理车间
	电动葫芦
	点源
	8
	7
	2074.5
	80
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	12
	医疗废物处理车间
	蒸汽减温减压装置
	点源
	12
	4
	2069.3
	75
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	13
	医疗废物处理车间
	电锅炉
	点源
	19
	3
	2070.2
	80
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15


表6.4-2   项目噪声源强调查清单（室外声源）

	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	风机1
	点源
	-5
	5
	2069.66
	75
	隔声减振、距离衰减
	昼间运行

	2
	风机2
	点源
	-1
	-1
	2070
	75
	隔声减振、距离衰减
	昼间运行

	3
	水泵1
	点源
	-4
	16
	2066.3
	70
	隔声减振、距离衰减
	昼间运行

	4
	水泵2
	点源
	-4
	20
	2065.12
	70
	隔声减振、距离衰减
	昼间运行

	5
	水泵3
	点源
	-5
	22
	2064.67
	70
	隔声减振、距离衰减
	昼间运行

	6
	水泵4
	点源
	35
	17
	2069.32
	70
	隔声减振、距离衰减
	昼间运行

	7
	水泵5
	点源
	-5
	5
	2068.66
	70
	隔声减振、距离衰减
	昼间运行

	8
	水泵6
	点源
	0
	0
	2068.8
	70
	隔声减振、距离衰减
	昼间运行


表6.4-3   在建餐厨垃圾项目噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声功率级

/dB(A)
	声源控制措施
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	1
	餐厨垃圾处理车间
	沥液箱输送泵1
	点源
	-2
	4
	2053.9
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	2
	餐厨垃圾处理车间
	沥液箱输送泵2
	点源
	-6
	2
	2053.7
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	3
	餐厨垃圾处理车间
	浆液箱输送泵1
	点源
	-6
	1
	2053.8
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	4
	餐厨垃圾处理车间
	浆液箱输送泵2
	点源
	-3
	2
	2054
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	5
	餐厨垃圾处理车间
	离心机进料泵1
	点源
	-5
	0
	2054.1
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	6
	餐厨垃圾处理车间
	离心机进料泵2
	点源
	0
	1
	2054.6
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	7
	餐厨垃圾处理车间
	油脂输送泵
	点源
	4
	5
	2054.3
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	8
	餐厨垃圾处理车间
	污水输送泵1
	点源
	2
	-2
	2055.2
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	9
	餐厨垃圾处理车间
	污水输送泵2
	点源
	-1
	-3
	2054.9
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	10
	餐厨垃圾处理车间
	热水泵1
	点源
	3
	-1
	2055.1
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	11
	餐厨垃圾处理车间
	热水泵2
	点源
	2
	-2
	2055.2
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	12
	餐厨垃圾处理车间
	集水井输送泵
	点源
	3
	7
	2053.9
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	13
	餐厨垃圾处理车间
	油脂输送泵1
	点源
	0
	9
	2053.1
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	14
	餐厨垃圾处理车间
	油脂输送泵2
	点源
	3
	3
	2054.6
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	15
	餐厨垃圾处理车间
	1#出渣无轴螺旋输送机
	点源
	-1
	-3
	2054.9
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	16
	餐厨垃圾处理车间
	2#出渣无轴螺旋输送机
	点源
	-1
	5
	2053.8
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	17
	餐厨垃圾处理车间
	3#出渣无轴螺旋输送机
	点源
	-5
	7
	2052.9
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	18
	餐厨垃圾处理车间
	4#出渣无轴螺旋输送机
	点源
	-4
	3
	2053.8
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	19
	餐厨垃圾处理车间
	5#出料无轴螺旋输送机
	点源
	-2
	0
	2054.5
	70
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	20
	餐厨垃圾处理车间
	除砂机
	点源
	4
	6
	2054.1
	85
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	21
	餐厨垃圾处理车间
	除杂分离机
	点源
	2
	0
	2054.9
	85
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15

	22
	餐厨垃圾处理车间
	破碎机
	点源
	3
	1
	2054.8
	85
	厂房隔声、基础减振
	稳定声源，昼间运行
	15


6.4.2预测因子和标准
预测因子：Leq[dB(A)]

使用标准：厂界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类，昼60dB(A)、夜50dB(A)。

6.4.3声环境影响预测模式

本次评价噪声预测软件采用六五软件工作室开发制作并拥有全部版权的EIAProN2021。该软件以《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求和推荐模型为编制依据，满足新导则要求。预测软件版本号位Ver2.5。

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。

   [image: image136.png]Ly+Dc—(Agiv+ Aatm+ A g+ Avar + Amisc)



           （A.1）
式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； 

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； 

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
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    （A.2）
式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； 

Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； 

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

b）预测点的A声级LA(r)可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。
        [image: image138.png]L(r) :101g{i10° ‘[""H‘]}
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                （A.3）
式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。
         [image: image139.png]


                （A.4）
式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。

点声源的几何发散衰减(Adiv)按下式计算：
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空气吸收引起的衰减(Aatm)按下式计算：
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地面效应衰减(Agr)按下式计算：
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式中：
r—声源到预测点的距离，m

hm​—传播路径的平均离地高度，m

其他多方面原因引起的衰减(Amisc)包括通过工业场所或房屋群的衰减等。

d)在不能取得声源倍频带声功率级或倍频声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，单个室外点声源的预测可按下式作近似计算：
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A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi ，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

ti ——在T 时间内i 声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

tj ——在T时间内j声源工作时间，s。
预测值计算

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。

噪声预测值（Leq）计算公式为：
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式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

6.4.4预测结果及评价

项目厂界贡献值预测结果见表6.4-3，预测等值线线图见图6.4-1。

表6.4-3   厂界噪声贡献值预测结果  （单位：dB(A)）

	序号
	声环境保护目标名称
	噪声现状值/dB(A)
	噪声标准/dB(A)
	噪声贡献值/dB(A)
	噪声预测值/dB(A)
	较现状增量/dB(A)
	超标和达标情况/dB(A)
	超标量/dB(A)

	
	
	昼间
	昼间
	昼间
	昼间
	昼间
	昼间
	昼间

	1
	厂界东
	53
	60
	28.16
	53.01
	0.01
	达标
	-6.99

	2
	厂界南
	58
	60
	36.75
	58.03
	0.03
	达标
	-1.97

	3
	厂界西
	56
	60
	53.75
	58.04
	2.04
	达标
	-1.96

	4
	厂界北
	54
	60
	34.56
	54.05
	0.05
	达标
	-5.95

	5
	曲线（厂界）
	56
	60
	59.24
	59.93
	3.93
	达标
	-0.07
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图6.4-1  项目运营期昼间厂界噪声预测值等值线图

根据设计，本项目仅昼间运行，从预测结果来看，叠加在建餐厨垃圾项目噪声源后，昼间厂界噪声贡献值及叠加背景值后的预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。根据实地调查，项目拟建厂界外200m范围内无学校、医院、居民点等声环境敏感点分布。
因此，在严格落实设计及环评提出的噪声污染控制措施的前提下，项目运营不会产生噪声扰民问题，项目运营噪声对区域声环境影响可接受。
6.4.5小结
项目区域现状声环境较好，现状监测均达标，预测结果表明厂界昼间可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目建成噪声厂界达标，声环境影响是可接受的。
6.5固体废弃物环境影响分析

6.5.1固体废弃物产生及去向情况

项目运行过程中产生的固体废物包括破碎毁形后的医疗废物、废过滤膜、沉渣、废活性炭、生产废水预处理站污泥、废机油、废劳保用品和废周转箱、生活垃圾。本项目固体废弃物产生量及处置情况详见下表：

表6.5-1   固体废物产生及排放一览表
	编号
	产生工序及装置
	固体废物名称
	固废属性
	固废代码
	一期产生量（t/a）
	二期产生量（t/a）
	暂存场所
	最终去向

	S1
	医疗废物高温蒸汽灭菌
	破碎毁形后的医疗废物
	危险废物
	HW01

HW02

HW03
	1496.5
	1496.5
	/
	直接运输至生活垃圾焚烧厂垃圾坑进行后续处置

	S2
	废气处理系统
	废过滤膜
	危险废物
	HW49

900-041-49
	0.2
	0.2
	生活垃圾焚烧厂危废暂存间
	委托有资质的单位清运处置

	S3
	废气处理系统
	沉渣
	一般工业固废

I类
	900-999-99
	7.98
	7.98
	/
	直接运输至生活垃圾焚烧厂垃圾坑进行后续处置

	S4
	废气处理系统
	废活性炭
	危险废物
	HW49

900-039-49
	0.75
	0.75
	生活垃圾焚烧厂危废暂存间
	委托有资质的单位清运处置

	S5
	生产废水处理
	生产废水预处理站污泥
	危险废物
	HW49

772-006-49
	2.20
	生活垃圾焚烧厂危废暂存间
	委托有资质的单位清运处置

	S6
	设备维修
	废机油
	危险废物
	HW08

900-214-08
	0.1
	生活垃圾焚烧厂危废暂存间
	委托有资质的单位清运处置

	S7
	日常生产
	废劳保用品和废周转箱
	危险废物
	HW49

900-041-49
	1.5
	生活垃圾焚烧厂危废暂存间
	委托有资质的单位清运处置


6.5.2固体废物环境影响途径

固体废物中有害物质通过水体、土壤和大气而进入环境中，对环境的影响程度取决于释放过程中污染物的转移量及其浓度。

（1）固体废物对土壤环境的影响分析

从本项目固体废物中主要有害成份来看，固体废物中微生物含量和有毒有机物类物质含量较高，若暂存场所没有适当的防漏措施，其中的有害组分很容易经过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀而产生有毒、有害物质渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏土壤生态环境，导致表层植物发育不良或坏死。

（2）固体废物对水体环境的影响分析

固态固体废物一旦被水浸泡或液态固体废物发生渗漏，废物中有害成份可能进入地面水体，使地面水体受到污染，或深入土壤，进而污染地下水。

（3）固体废物对环境空气质量的影响分析 

本项目产生的破碎毁形后的医疗废物、危险废物等，长期存放在环境空气中会因有机物质的分解或挥发而转移到空气中，会对环境空气造成一定的影响。

综上所述，本项目产生的固体废物，特别是危险废物，若处理不当，将对水体、环境空气、土壤造成二次污染，危害生态环境和人群健康，因此，必须按照国家和地方的有关法律法规的规定，对本项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置。
6.5.3固体废弃物贮存、处置方式可行性分析

本项目产生的固体废物分为一般固体废物和危险废物两大类，其中一般固体废物主要是喷淋塔沉渣；危险废物包括破碎毁形后的医疗废物、废过滤膜、废活性炭、生产废水预处理站污泥、废机油、废劳保用品和废周转箱。
1、一般固体废物

沉渣主要来源于废气处理系统中喷淋塔，主要成分是破碎废气中含有的颗粒物，医疗废物经高温灭菌后已不属于危险废物，破碎过程属于物理过程，不会改变其性质，因此收集下来的沉渣属于一般工业固废。定期清掏后运至生活垃圾焚烧厂进行处置。

2、危险废物

（1）破碎毁形后的医疗废物
《国家危险废物名录（2025年版）》中的附录-危险废物豁免管理清单中的内容：841-001-01 感染性废弃物及841-002-01损伤性废物在处置环节中，按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707）以及《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276）或者《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ 228）或者《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（HJ 229）进行处理后进入生活垃圾填埋场填埋或者进入生活垃圾焚烧厂焚烧，处置过程不按危险废物管理。
《医疗废物分类目录（2021年版）》中医疗废物豁免管理清单提出：感染性废物、损伤性废物以及相关技术可处理的病理性废物，按照相关处理标准规范，采用高温蒸汽、微波、化学消毒、高温干热或者其他方式消毒处理后，在满足相关入厂（场）要求的前提下，运输至生活垃圾焚烧厂或生活垃圾填埋场等处置。
根据《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）中“5.6.5小结”规定：“经消毒处理的医疗废物进入生活垃圾焚烧厂进行焚烧处置应满足GB 18485规定的入炉要求。”《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中“6 入炉废物要求”规定可以直接进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置的废物包括：“按照HJ/T228、HJ/T229、HJ/T276 要求进行破碎毁形和消毒处理并满足消毒效果检验指标的《医疗废物分类目录》中的感染性废物。”针对消毒效果检验指标，《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）中“8.2.3 消毒处理效果检测”提出按照《规范》附录B对消毒处理效果进行检测。

本项目的建设严格按照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）中要求进行建设，消毒后的医疗废物能够满足《规范》要求。本次评价提出，项目建成投产后，每季度按照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）附录B要求进行消毒处理效果检测，保证破碎毁形后的医疗废物满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中入炉要求。
现有生活垃圾焚烧厂正在办理改建前期手续，委托云南湖柏环保科技有限公司编制《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电改建项目环境影响报告书》，根据报告书所述，生活垃圾焚烧厂改建后将掺烧陈腐垃圾、一般工业固废、在建餐厨垃圾产生的固废以及本项目产生的破碎毁形后的医疗废物。
本次评价提出，在生活垃圾焚烧厂改建项目建成验收投运后，本项目方可同步运行处置医疗废物，确保破碎毁形后的医疗废物得到有效的处置。

（2）其他危险废物
针对运行过程中产生的其他危险废物，依托生活垃圾焚烧厂内已建设的1座30m2危废暂存间进行暂存。生活垃圾焚烧项目已通过自主验收，根据前文所属，危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）的要求进行了防渗。收集后的危险废物分区贮存，定期委托有资质单位清运处置，处置方式合理。
3、生活垃圾

生活垃圾收集后运输至生活垃圾焚烧厂进行处置。合理处置，处置率100%。

6.5.4危险废物贮存场所选址合理性分析
本项目危险废物贮存设施主要是新建的医疗废物冷库选址合理性分析如下：
表6.5-2 危险废物贮存库场址条件与选址原则比较一览表
	序号
	危险废物贮存设施的选址与设计原则
	本项目场址情况
	符合性

	1
	贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
	本项目符合玉溪市生态环境分区管控要求。
	符合

	2
	集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
	项目不涉及生态保护红线、永久基本农田、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地等需要特别保护的区域。根据区域勘察资料，项目建设地点不涉及溶洞区，不在易受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
	符合

	3
	贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	项目位于玉溪市通海县杨广镇现有生活垃圾焚烧厂内，不涉及江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡。
	符合

	4
	贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
	根据大气预测，项目不需设置大气防护距离，危废贮存库的选址可行。
	符合


综上，本项目危废暂存间的选址满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求。

6.5.5危险废物贮存能力合理性分析
1、冷库
项目一期建设冷库1座，面积34.64m2，有效容积约156m3，考虑周转箱堆码、叉车通道及消毒作业等实际空间需求，容积利用率取50%，有效存储容积约为78m3。医疗废物堆积密度按200kg/m³计，冷库最大存储能力约15t。一期处置规模为5t/d，最大储存能力可以满足3天的贮存量。
二期投运后，将一期建设的周转箱暂存间改建为冷库，拆除中间挡墙，建成后冷库占地面积53.36m2，有效容积约240m3，考虑周转箱堆码、叉车通道及消毒作业等实际空间需求，容积利用率取50%，有效存储容积约为120m3。医疗废物堆积密度按200kg/m³计，冷库最大存储能力约24t。项目满负荷生产情况下，医疗废物处置能力为10t/d，2天贮存需求为20t，设计存储能力可满足日常需求，并留有约4.0t的应急缓冲余量。
2、危废暂存间

现有生活垃圾焚烧厂内已建1座30m2危废暂存间，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防腐防渗施工，危废暂存间内已划分有4格，分别贮存HW49 900-041-49、HW08 900-249-08，使用面积约15m2。
项目产生的危险废物包括废过滤膜、废活性炭、生产废水预处理站污泥、废机油、废劳保用品和废周转箱，产生量为5.7t/a。本次在内部划分12m2（5格）用于本项目危险废物的暂存，依托的危废暂存间完全可满足贮存需求。
6.5.6危险废物处置频次

本项目所产生的危险废物包括破碎毁形后的医疗废物、废过滤膜、废活性炭、生产废水预处理站污泥、废机油、废劳保用品和废周转箱。

针对破碎毁形后的医疗废物，本次评价提出，在生活垃圾焚烧厂改建项目建成验收投运后，本项目方可同步运行处置医疗废物，确保破碎毁形后的医疗废物得到有效的处置。正常运行情况下，破碎毁形后的医疗废物实现日产日清，不再暂存，直接送至垃圾坑内焚烧处置。

针对其他的危险废废物，项目依托的危废暂存间完全可满足每年产生的危险废物暂存需求。本次评价提出，项目运营期间，最少每半年转运一次危险废物。转移过程须严格执行《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）相关要求，不得随意处置危险废物。

6.5.7危险废物暂存的对策措施
1、危废暂存间的防渗

已建的1间危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，并通过了竣工环保验收。
2、危险废物的收集和管理

对危险废弃物的收集和管理，需采取以下措施：

（1）危险废物存放于相应的专用容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时贮存在危废暂存间内，交由有此类危险废物经营许可证的单位统一运输。

（2）危险废物全部暂存于危废暂存间内，做到防雨、防渗。

（3）危废暂存间地面基础必须防渗。

上述危险废弃物的收集和管理，公司需派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗，防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止临时存放过程中的二次污染。

3、危险废物的运输

（1）做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境局。

（2）危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危险特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。

（3）处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

（4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄露等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

（5）一旦发生废弃物泄露事故，建设单位和危险废物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的防治措施，减少事故损失，防治事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。
6.5.9小结

本项目针对固体废物的产生情况采取了合理的处置措施，固体废物的收集、贮运和转运环节也严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。

综上所述，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

6.6土壤环境影响评价

6.6.1概述
项目位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，据土壤普查资料，项目区土壤以红壤为主。
本次评价按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对项目占地范围内及范围外的土壤环境进行了现状调查与评价。在调查基础上，进行了土壤环境的预测与评价并提出了保护措施。项目区域土壤理化性质见表6.6-1~表6.6-8，土壤剖面图见图6.6-1，土壤类型图见附图14。
表6.6-1 区域土壤理化性质表

	点号
	1#主生产车间旁绿化带
	时间
	2026.3.16

	
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3.0m

	现场记录
	颜色
	红棕
	黄棕
	黄

	
	结构
	团粒
	团粒
	团粒

	
	质地
	壤土
	壤土
	壤土

	
	砂砾含量（%）
	7
	18
	41

	
	其他物质
	无异物
	无异物
	无异物

	实验室测定
	pH值
	6.23
	6.46
	6.80

	
	阳离子交换量（cmol(+)/kg）
	12.2
	5.9
	2.3

	
	氧化还原电位
	375
	384
	415

	
	饱和导水率/（mm/min）
	4.46
	5.29
	4.44

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.20
	1.22
	1.08

	
	孔隙度（%）
	60
	44
	51

	备注
	/


表6.6-2 区域土壤理化性质表

	点号
	2#南侧绿化带
	时间
	2026.3.17

	
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3.0m

	现场记录
	颜色
	黄棕
	红棕
	红棕

	
	结构
	团粒
	团粒
	团粒

	
	质地
	壤土
	壤土
	壤土

	
	砂砾含量（%）
	6
	9
	12

	
	其他物质
	无异物
	无异物
	无异物

	实验室测定
	pH值
	6.49
	6.54
	6.31

	
	阳离子交换量（cmol(+)/kg）
	5.4
	5.9
	5.5

	
	氧化还原电位
	394
	379
	386

	
	饱和导水率/（mm/min）
	5.12
	4.97
	5.90

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.11
	1.10
	1.17

	
	孔隙度（%）
	59
	50
	54

	备注
	/


表6.6-3 区域土壤理化性质表

	点号
	3#渗滤液处理站旁绿化带
	时间
	2026.3.16

	
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3.0m

	现场记录
	颜色
	红棕
	红棕
	黄棕

	
	结构
	团粒
	团粒
	团粒

	
	质地
	壤土
	壤土
	壤土

	
	砂砾含量（%）
	7
	9
	17

	
	其他物质
	无异物
	无异物
	无异物

	实验室测定
	pH值
	6.41
	6.62
	6.63

	
	阳离子交换量（cmol(+)/kg）
	7.6
	5.9
	6.5

	
	氧化还原电位
	381
	390
	376

	
	饱和导水率/（mm/min）
	6.67
	5.16
	5.38

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.17
	1.10
	1.03

	
	孔隙度（%）
	45
	59
	43

	备注
	/


表6.6-4 区域土壤理化性质表

	点号
	4#主要排放口旁绿化带
	时间
	2026.3.16

	
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3.0m

	现场记录
	颜色
	黄棕
	黄棕
	红棕

	
	结构
	团粒
	团粒
	团粒

	
	质地
	壤土
	壤土
	壤土

	
	砂砾含量（%）
	12
	18
	10

	
	其他物质
	无异物
	无异物
	无异物

	实验室测定
	pH值
	6.40
	6.44
	6.58

	
	阳离子交换量（cmol(+)/kg）
	5.2
	4.9
	5.0

	
	氧化还原电位
	413
	402
	388

	
	饱和导水率/（mm/min）
	6.10
	4.69
	5.77

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.16
	1.11
	1.07

	
	孔隙度（%）
	53
	61
	54

	备注
	/


表6.6-5 区域土壤理化性质表

	点号
	5#宿舍楼旁绿化带
	时间
	2026.3.15

	
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3.0m

	现场记录
	颜色
	黄棕
	黄棕
	黄棕

	
	结构
	团粒
	团粒
	团粒

	
	质地
	壤土
	壤土
	壤土

	
	砂砾含量（%）
	14
	16
	17

	
	其他物质
	无异物
	无异物
	无异物

	实验室测定
	pH值
	6.76
	6.91
	6.86

	
	阳离子交换量（cmol(+)/kg）
	4.2
	3.3
	1.5

	
	氧化还原电位
	388
	396
	400

	
	饱和导水率/（mm/min）
	4.79
	4.32
	3.90

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.12
	1.14
	1.05

	
	孔隙度（%）
	47
	58
	42

	备注
	/


表6.6-6 区域土壤理化性质表

	点号
	9#拟建医疗废物处置车间
	时间
	2026.6.1

	
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3.0m

	现场记录
	颜色
	红棕色
	红棕色
	红棕色

	
	结构
	团粒
	团粒
	团粒

	
	质地
	重壤土
	重壤土
	重壤土

	
	砂砾含量（%）
	7
	7
	7

	
	其他物质
	无根系
	无根系
	无根系

	实验室测定
	pH值
	7.03
	7.18
	7.06

	
	阳离子交换量（cmol(+)/kg）
	10.9
	8.8
	8.9

	
	氧化还原电位
	353
	344
	345

	
	饱和导水率/（mm/min）
	0.71
	0.59
	0.52

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.19
	1.22
	1.26

	
	孔隙度（%）
	43.2
	42.0
	40.6

	备注
	/


表6.6-7 区域土壤理化性质表

	点号
	6#油库旁绿化带
	7#原水处理站旁绿化带
	8#厂区西南侧

	
	0~0.2m
	0~0.2m
	0~0.2m

	现场记录
	颜色
	红棕
	黄
	红棕

	
	结构
	团粒
	团粒
	团粒

	
	质地
	壤土
	砂土
	壤土

	
	砂砾含量（%）
	3
	35
	15

	
	其他物质
	无异物
	无异物
	无异物

	实验室测定
	pH值
	6.40
	6.62
	6.61

	
	阳离子交换量（cmol(+)/kg）
	5.7
	3.0
	3.9

	
	氧化还原电位
	383
	396
	384

	
	饱和导水率/（mm/min）
	6.39
	5.61
	4.84

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.00
	1.02
	1.15

	
	孔隙度（%）
	46
	65
	55

	备注
	/


表6.6-8 区域土壤理化性质表

	点号
	1#厂区外东北200m
	2#厂区外东南200m
	3#厂区外西南200m
	4#厂区外西北200m

	
	0~0.2m
	0~0.2m
	0~0.2m
	0~0.2m

	现场记录
	颜色
	黄棕
	栗
	黄棕
	黄棕

	
	结构
	团粒
	团粒
	团粒
	团粒

	
	质地
	壤土
	壤土
	壤土
	壤土

	
	砂砾含量（%）
	16
	12
	9
	13

	
	其他物质
	无异物
	无异物
	无异物
	无异物

	实验室测定
	pH值
	6.84
	6.68
	6.69
	7.01

	
	阳离子交换量（cmol(+)/kg）
	4.7
	5.1
	2.3
	1.3

	
	氧化还原电位
	405
	388
	399
	380

	
	饱和导水率/（mm/min）
	4.57
	4.15
	5.84
	5.45

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.17
	1.13
	1.08
	1.06

	
	孔隙度（%）
	55
	64
	49
	44

	备注
	/


图6.6-1 土壤剖面图
	点号
	景观照片
	土壤剖面照片
	层次a

	1#主生产车间旁绿化带
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	0~20cm

	
	
	
	20-150cm

	
	
	
	150-300cm

	2#南侧绿化带
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	150-300cm

	3#渗滤液处理站旁绿化带
	[image: image151.jpg]



	[image: image152.jpg]



	0~20cm

	
	
	
	20-150cm

	
	
	
	150-300cm


	4#主要排放口旁绿化带
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	5#宿舍楼旁绿化带
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	9#拟建医疗废物处置车间
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6.6.2土壤环境评价等级、评价范围确定
6.6.2.1评价等级确定
本项目属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将污染影响型建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。

表6.6-8  污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。

表6.6-9  污染影响型评价工作等级划分表

	敏感程度

评价工作等级

占地规模
	I类
	II类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


本项目占地面积为588.88m2，为小型项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1，项目为I类项目，项目周边1km范围内存在耕地和农田，因此敏感程度为敏感。结合“表6.6-4”，本项目土壤环境评价等级为一级。
6.6.2.2评价范围
调查评价范围应包括建设项目可能影响的范围，能满足土壤环境影响预测和评价要求；改、扩建类建设项目的现状调查评价范围还应兼顾现有工程可能影响的范围。

建设项目（除线性工程外）土壤环境影响现状调查评价范围可根据建设项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定并说明，或参考下表确定。
表6.6-10  现状调查范围
	评价工作等级
	影响类型
	调查范围a

	
	
	占地b范围内
	占地范围外

	一级
	生态影响型
	全部
	5km范围内

	
	污染影响型
	
	1km范围内

	二级
	生态影响型
	
	2km范围内

	
	污染影响型
	
	0.2km范围内

	三级
	生态影响型
	
	1km范围内

	
	污染影响型
	
	0.05km范围内

	a涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向最大落地浓度适当调整。

b矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。


综合考虑，本项目土壤调查范围为占地范围内及占地范围外1km范围内。
6.6.3影响识别

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型。根据项目工程分析，本项目的土壤环境影响类型与影响途径详见下表：
表6.6-11  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	/
	√
	/
	/

	运营期
	√
	/
	√
	/

	服务期满后
	/
	/
	/
	/


表6.6-12   污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子
	备注

	生产废水预处理站
	沉淀池
	垂直入渗
	CODcr、BOD5、氨氮、SS
	COD、NH3-N
	事故

	15m排气筒
	废气排放
	大气沉降
	颗粒物、非甲烷总烃、NH3、H2S 
	/
	连续


从分析结果来看，本项目厂区全部进行水泥硬化，按照分区防渗要求进行防渗。发生污染土壤环境的途径主要有两类，一类为事故泄露导致的垂直入渗，最大可能污染源为生产废水预处理站水池；另一类为大气沉降污染，项目所排放废气中含有烟尘、有机物，其会随着大气沉降影响土壤环境质量。

6.6.4土壤环境影响分析

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型建设项目评价工作等级为一级、二级的，预测方法可参照附录E或进行类比分析，占地范围内应根据土体构型、土壤质地、饱和导水率等分析其可能影响的深度。本次评价采用类比分析进行土壤环境影响分析。
本次评价类比《玉溪市医疗废物处理中心提质改造建设项目环境影响报告书》（2026年5月）、《楚雄州医疗废物集中处置二期改扩建工程项目环境影响报告书》（2020年4月）、《昭通市金盛医疗废物处置有限公司医疗废物处置升级改扩建工程环境影响报告书》（2021年11月）以及《临沧市临翔区医疗废物处置扩能升级项目环境影响报告书》（2022年2月）针对现有医疗废物处理中心项目厂区内土壤环境质量现状的监测数据进行分析，以反映同类型医疗废物处理项目实际运行后对土壤环境的影响。具体统计结果详见表6.6-13。

表6.6-13   同类型已建成运行的医疗废物处理项目土壤环境监测结果统计表
	公司名称
	建成投产时间
	处理规模
	接收医疗废物种类
	生产工艺
	运行状态
	土壤环境质量监测点位
	监测时间
	数据来源
	监测因子
	土壤环境质量监测

结果

	玉溪兴洁垃圾处理有限公司
	2012年11月、2022年4月
	8t/d
	感染性医疗废物、损伤性医疗废物、病理性医疗废物、化学洗医疗废物、药物性医疗废物
	高温蒸煮线（3t/d）
焚烧处置线（5t/d）
	高温蒸煮生产线正常稳定运行
	热解焚烧车间旁（S1）、高温蒸汽消毒灭菌车间旁（S2）、消毒车间旁（S3）、污水处理区（S4）、废气洗涤塔循环水池旁（S5）
	2026年1月4日
	《玉溪市医疗废物处理中心提质改造建设项目环境影响报告书》（2026年5月）
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中45项全因子、pH、石油烃、锌
	各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中建设用地土壤污染管控标准第二类用地筛选值

	昭通市金盛医疗废物处置有限公司
	2018年10月
	5t/d
	感染性医疗废物、损伤性医疗废物以及病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等不可辨识的病理性废物
	高温蒸汽灭菌处理
	正常稳定运行
	高温蒸煮车间（S3）、循环水池（S4）、污水处理站（S5）、办公区（S6）、生产区（S7）
	2021年8月19日、2021年8月20日
	《昭通市金盛医疗废物处置有限公司医疗废物处置升级改扩建工程环境影响报告书》（2021年11月）
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中45项全因子、pH
	

	临沧市金盛医疗废物处置有限公司
	2017年12月
	5t/d
	
	高温蒸汽灭菌处理
	正常稳定运行
	高温蒸煮车间（S3）、现有污水处理站及泵房区（S4）、事故水池北侧（S6）
	2021年1月28日
	《临沧市临翔区医疗废物处置扩能升级项目环境影响报告书》（2022年2月）
	
	

	楚雄亚太医疗废物处置有限公司
	2011年3月
	5t/d
	
	高温蒸汽灭菌处理
	正常稳定运行
	现有厂区内灭菌车间北侧（TR01）、污水处理站北侧（TR02）、灭菌车间与污水处理站之间（TR03）
	2019年12月
	《楚雄州医疗废物集中处置二期改扩建工程项目环境影响报告书》（2020年4月）
	
	


由上表可知，上述四个项目均已建成运行多年，四个项目的高温蒸汽灭菌生产线建成投运至今一直处于正常稳定运行状态，针对运营期产生的“三废”均采取合理有效的污染防治措施及环境风险防范措施，满足达标排放要求；并且生产车间、危废暂存间、污水处理站、事故池等区域严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求做好防渗措施；根据对厂区内容易对土壤造成污染的区域进行环境质量现状监测，监测因子均包括《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中45项全因子，监测结果为各监测因子均达标，表明区域土壤环境质量基本未受项目运行的影响，并且类比项目运行至今均未发生过土壤环境污染事故。

本项目采用“高温蒸汽灭菌”处理工艺，运营期过程中只要落实本次评价提出的所有环保措施同时加强管理，保证各项污染防治措施（设施）正常运行，基本不会引起区域土壤环境污染。

6.6.5土壤环境影响评价结论

（1）根据项目土壤环境影响识别，本项目在运营期正常运行状态下，对土壤产生环境影响的主要是有组织废气中的各污染物的大气沉降，废水泄漏事故状态下污染物垂直入渗对土壤环境的影响。

（2）通过类比分析表明区域土壤环境质量基本未受项目运行的影响，并且类比项目运行至今均未发生过土壤环境污染事故，运营期过程中只要在原有各项环保措施的基础上加强管理，保证各项污染防治措施（设施）正常运行，基本不会引起区域土壤环境污染。
本项目废水、破碎毁形后的医疗废物需依托现有生活垃圾焚烧厂处置，现有生活垃圾焚烧厂正在办理改建前期手续，委托云南湖柏环保科技有限公司编制《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电改建项目环境影响报告书》。本次评价引用该报告书的影响预测结论：
（1）根据项目土壤环境影响识别，项目在运营期正常运行状态下，烟气污染物的大气沉降是造成土壤环境影响的主要途径之一。根据预测分析，项目运行20年后，建设用地土壤中汞、镉、铅、砷、二噁英类预测值均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）第二类用地筛选值标准；农用地土壤中铅、镉、汞、砷预测值均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的风险筛选值，农用地二噁英满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第一类用地筛选值。
（2）根据预测结果分析可知，在渗滤液处理站的防渗层出现破损或破裂，渗滤液发生垂直入渗的非正常状况下，随着时间的增加，渗滤液通过防渗层发生渗漏的量会逐渐增加，渗漏进入土壤中的污染物在垂直方向上的迁移距离会越来越大，会对项目厂区的土壤环境造成一定程度的污染。但厂区现状已采取分区防渗措施，则在废气净化装置建设过程中做好污染防渗和防腐措施，运行期加强全厂防渗措施的维护和管理情况下，污废水发生渗漏造成土壤污染的可能性较小，项目建设运营对土壤环境的影响是可控的，对土壤环境的影响较小。
（3）项目建设完成后，建设单位应进一步加强厂区及厂区周围的绿化工作，以进一步减缓大气沉降可能对周围土壤环境产生的不良环境影响；严格按照评价要求的自行监测计划开展土壤自行监测工作，以便及时发现问题，采取措施。
6.7生态环境影响评价

项目位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，不新增用地。周边存在通海县城市生活垃圾填埋场，区域人类活动频繁，无珍贵植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。
项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地、永久基本农田、生态保护红线等敏感区，用地全部在城市开发边界范围内。

综上，项目对生态环境影响较小。
6.8环境风险影响分析 

6.8.1环境风险评价工作概述
本项目为医疗废物集中处置项目，原辅料部分涉及有毒有害、易燃易爆等特点，在生产、运输、贮存等环节中存在发生环境风险事故的可能。遵照原环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号文）及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号文）的精神，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目开展环境风险评价。

本次环境风险评价的主要内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。通过评价，识别项目潜在的危险物质和风险源，分析可能的环境风险类型以及环境影响途径，预测事故的影响范围及危害程度，提出切实可行的风险防范措施和应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低环境风险、减少危害的目的。
现有项目包括生活垃圾焚烧项目和餐厨垃圾处理项目，本次扩建主要为医疗废物处置生产线，本次评价重点为医疗废物处置生产线的环境风险，提出切实可行的风险防范措施和应急预案，同时对现有项目环境风险进行回顾性分析，完善相关预防措施。
6.8.2现有项目环境风险回顾分析
建设单位于2025年10月编制了《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目突发环境事件应急预案》（2025年版），并在玉溪市生态环境局通海分局完成备案（备案编号：530423-2025-042-M）。

餐厨垃圾处理项目正在建设，尚未修订更新《突发环境事件应急预案》，针对该项目的环境风险回顾评价，主要引用已批复的《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书（报批稿）》（2022年10月）中环境风险相关内容。
6.8.2.1现有项目风险源调查
根据《玉溪中科环境科技有限公司江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电厂突发环境事件应急预案（2025年版）》，现有项目风险级别为较大（M）；同时对照《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书（报批稿）》，厂区存在的风险生产设施主要有：柴油储罐区、甲烷储罐、渗滤液收集池、危险废物暂存库、渗滤液处理站、油脂储罐等。详见下表。
表6.8.2-1 现有项目风险源情况表

	单元
	主要危险设施
	危险物质
	主要风险

	柴油库区
	柴油储罐
	柴油
	泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放

	锅炉房氨水库区
	氨水储罐
	氨水
	氨水泄漏，挥发氨气对大气环境造成影响，或通过泄漏点进入土壤、地下水和地表水环境

	渗滤液处理站
	盐酸储罐、液碱储罐、次氯酸钠储罐
	盐酸、液碱、次氯酸钠
	泄漏，通过泄漏点进入土壤、地下水和地表水环境

	化验室
	盐酸试剂、浓硫酸试剂及其他化学试剂
	盐酸试剂、浓硫酸
	泄漏，通过泄漏点进入土壤、地下水和地表水环境

	润滑油库
	铁桶盛装
	润滑油、机油
	泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放

	渗滤液处理站
	甲烷储罐
	甲烷
	甲烷泄漏，对大气环境造成影响

	尾气处理间
	焚烧炉烟气处理系统
	SO2、HCl、CO 等
	废气净化系统失效，废气超标排放引发大气环境污染

	垃圾池
	渗滤液收集池
	垃圾渗滤液
	泄漏 ，通过泄漏点进入土壤、地下水和地表水环境

	渗滤液处理站
	渗滤液处理设施
	垃圾渗滤液
	渗滤液处理系统失效，废水不能处理全部进入应急事故池、调节池等，或通过泄漏点进入土壤、地下水和地表水环境

	危险废物暂存间
	收集桶
	废矿物油、废布袋等危险废物
	泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放；或因危险废物泄漏，通过泄漏点进入土壤、地下水和地表水环境

	烟气净化车间
	焚烧炉烟气处理系

统
	SO2、HCl、CO、二噁英等
	废气净化系统失效，废气超标排放引发大气环境污染

	油脂储罐区
	油脂储罐
	油脂
	泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放


6.8.2.2现有项目风险防范措施
根据《玉溪中科环境科技有限公司江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电厂突发环境事件应急预案（2025年版）》《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书（报批稿）》，现有项目已采取和拟采取的风险防范措施如下：
一、生活垃圾焚烧厂（已建投运）
1、废气非正常排放风险事故的防范措施
①废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。
②加强对设备的维修管理，使其在良好情况下运行，严格按规范操作尽可能避免事故排放。
③布袋除尘器如果出现破损等故障，导致烟尘排放量增加，必须及时检修，减少污染物对环境的影响。
④对焚烧炉燃烧温度监控及含氧量监控，并与地方环保部门联网。
⑤垃圾焚烧炉有安装在线监测仪，同步监测烟气流量、温度、压力、湿度、含氧量，以及CO、烟尘、HC1、SO2、NOx、O2的排放浓度，一旦发现污染物排放浓度超标，可及时发现并采取相应补救措施。
⑥在线监测系统与喷石灰浆系统及锅炉主控系统联网，一旦出现超标能自动采取措施，提高石灰石投加量。
⑦锅炉停炉期间，垃圾卸料大厅所有窗户应关闭，垃圾运输车进出 口处风幕机应开启，所有卸料大门关闭，确保卸料大厅和垃圾池在封闭状态。启动垃圾池活性炭应急排风机，使仓内形成微负压，确保外排气体合格。
⑧控制垃圾含氯量，对塑料进行回收处理，定期对垃圾氯含量进行检测，以减少二噁英等污染物的产生。
⑨厂界附近种植高大乔木作为屏蔽隔离带。
⑩为确保处理效率，在设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，定期更换活性炭吸附剂、定期对布袋除尘器进行检修和更换，日常应有专人负责进行维护。
2、渗滤液处理站异常风险事故的防范措施
①对渗滤液收集管网，渗滤液处理站构筑物及主要设备进行日检，并定期维护，保障其处于最佳运行状态。
②渗滤液处理站制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致再生水未达到要求回用。
③每天派人对各废水处理设施巡检一次，查看是否存在安全隐患。
3、渗滤液泄漏风险事故的防范措施
加强渗滤液收集池防渗处理，渗滤液输送管材采取防腐蚀处理，垃圾渗滤液泵采用一用一备设计，保留渗滤液回喷系统等。另外，加强厂区地下水水质的监控，一旦发现水质异常，马上进行检查，发现渗滤液收集池出现渗漏马上进行导流、围堵、检修等工作。
4、危险废物管理、处置不善风险事故的防范措施
①厂区设有危险废物暂存间，该区域可进行防腐防渗处理。可在雨水管道排放口附近应安装有切断阀，在发生重大火灾、爆炸事故时可通过切断雨水总排放口附近的切断阀，来达到防止事故情况下，消防水进入周边雨水沟渠，污染附近水体水质的目的。
②划定禁火区，在明显地点设置警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全生产要求。
③危险废物应按规定放置，并委托有资质的单位进行处理。
5、突发火灾、爆炸风险事故的防范措施
①燃油系统及油库火灾爆炸事故
油库中储存的柴油在运输、使用过程中应特别小心谨慎、确保安全。为此应注意以下几个问题：
A.加强油品储存装置的管理与维修，使整个油品储存系统处于密封化，严格防止“跑、冒、滴、漏 ”的现象发生。
B.在油品储存装置分支处，设置防静电和感应式雷联合接地装置；
C.油品储存装置进出口采用金属软管连接等；
D.不定期对油品贮储存装置及其部件进行检修；
E.在油库周围不能堆放易燃物品。不能有火源与热源；
F.建立夜间值班制度巡查制度，火险报告制度、安全奖惩制度；
②垃圾库火灾事故
垃圾池现场不得使用明火或吸烟，同时应加强通风。划定禁火区，在明显地点设置警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全生产要求。
设置火源与可能易燃物释放源的安全距离，消除并发事故安全隐患。消防设施按《建筑设计防火规范》等规定设置相应的消防供水管道、消火栓、灭火器等装置。
二、餐厨垃圾处理项目（在建）
1、工艺技术和设备风险防范措施

（1）生产装置和物料储运过程控制采用DCS系统，并设有越限报警和联锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制。

（2）所有设备和管道的强度、严密性及耐腐蚀性符合有关技术规范要求。在可能泄漏有毒气体的位置装设有毒气体检测报警仪等设施，以便万一发生有毒气体泄漏时及时提供信息，及时处理。

（3）全厂设置1套火灾自动报警系统，系统通过感烟探测器、火焰探测器、手动报警按钮、声光报警器等装置针对各建筑物内要求必须设置的区域实施全天候监测。

（4）压力容器的设计及制造符合《压力容器设计规范》及其他有关的工业标准规范。定型设备应选用安全可靠、技术成熟、有资质企业的产品。为防止高压设备由于超压发生事故，在适当的位置安装泄压阀。在事故条件下可能处于真空状况下的设备将采用可承受全真空的设备。

（5）压力容器和压力管道，选材、设计、制造、安装和使用必须符合《特种设备安全监察条例》要求进行，选择有相关资质的单位进行设计、制造、安装和检测，严禁违章操作，加强日常维护和管理；应定期对特种设备、安全附件及强制检测设备设施等进行检测，特种设备在使用前到所在地安全监察机构注册登记。

（6）管道焊接应由具有焊接资质的专业人员按照相关技术规范进行作业，所有焊缝均应进行外观检查，合格后按《工业金属管道工程施工规范》进行无损检测，无损检测合格后应对所有工艺管道进行液压强度试验，在强度试验合格后，管线还应进行气密性试验。高温高压的设备、管线要选用充分可靠的零部件和合适材料，并要经过探伤检查，焊接材料和焊缝还要经过机械、金相试验以及耐腐蚀试验。

（7）项目泵、阀门数量、种类繁多，而危险有害物质的泄漏点主要就是集中在泵和阀门。所以在设备选型时应注意选择类比质量好、可靠性强的设备，同时加强此类设备的重点巡视。

（8）应当建立设备使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的操作记录。应当建立并保存设备采购、安装、确认的文件和记录。

2、储罐泄漏风险防范措施

为防止储罐泄漏事故的发生，本评价要求建设单位采取以下防范措施：

（1）按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）等文件要求根据储存的物料种类分别设置围堰和围堰内排水设施和收集池，事故情况下尽快收集泄漏物料。

（2）储罐设置高低液位报警系统，自动监测罐内液位高低，并与进料关闭装置联锁，避免操作失误造成的冒罐事故。罐顶放空管设置阻火器，贮罐区设防雷设施，做好防雷接地。电器设备、照明设备采用防爆型，防止产生电火花。

（3）罐区四周按要求设置固定式消防系统，同时配备移动式的消防器材，在生产过程中，对储罐输送管道、罐体、阀门等进行经常性检查，防止有毒害物质的泄漏。

（4）严格遵守动火制度，贮罐区附近严禁火源，设置明显的禁火标志牌。

（5）储罐设备、储存方式严格执行国家标准。

（6）防止事故气态污染物向环境转移措施对于泄漏挥发的气态有毒物料，应尽快切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间；对于小量的泄漏可用砂土或其它不燃材料吸附，也可用大量水冲洗，冲洗后的污染须经稀释后方可排放废水系统；对于泄漏量大的，应构筑围堤或挖坑收容，也可用泡沫覆盖，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（7）按要求定期开展安全检查和评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在泄漏危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。

3、风险监控及应急监测措施

（1）在有毒气体可能泄漏的场所设置可燃及有毒气体探测仪，以利及时发现和处理气体泄漏事故，确保装置安全。

（2）建立监控机制，每半年应对容易引发突发环境事件的危险源和危险区域至少进行一次检查和风险评估，发现问题及时处理，消除事故隐患。

（3）加强对重点危险源的监控管理，实施重点监控和管理。

（4）严格落实24h值班制度，配备应急监测设备及人员，随时接受来自公司调度室、各部门室、社会人员的污染事故信息，及时采取应急监测方案，出动监测人员及分析人员，配合公司环保部门进行环境事故污染源的调查与处置。

（5）发生紧急污染事故时，监测人员应在有必要的防护措施和保证安全的情况下携带大气和水质等监测必要的监测设施及时进入处理现场采样，随时监控污染状况，为应急指挥提供依据。

（6）企业应建立应急救援队伍，包括技术、灭火、疏散、抢修、现场救护、医疗、通讯等人员，配备有急救药箱、个人防护用品、消防布置图、现场平面布置图、危险化学品安全技术说明书等。报警器、消防设施、个人防护用品及应急器材等应定期进行检测。

6.8.2.3现有项目环境风险分析小结
根据《玉溪中科环境科技有限公司江川－通海－华宁生活垃圾焚烧发电厂突发环境事件风险评估报告（2025年版》，建设单位环境风险等级为较大【一般-大气（Q1-M1-E2）＋较大-水（Q2-M2-E2）】，在环境风险防范方面具备可靠、高效的预防与处置能力。
本项目依托的渗滤液处理站、危废暂存间均无新建、改造相关工程内容。厂区现有环境风险防控和应急措施（环境风险管理制度、环境风险防控与应急措施、环境应急资源储备）基本完善有效。
根据现场调查，企业未发生环境风险事故，总体而言，厂区现有环境风险在可控范围内。
6.8.3环境风险调查
本次环境风险评价等级判定，主要调查与本项目生产相关的环境风险单元中危险物质的贮存情况、生产工艺进行判定和厂界周边保护目标的敏感特征进行判定。
6.8.3.1风险源调查
本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程四部分。其中主体工程包括医疗废物处置车间，辅助工程包括为冷库、配电室、锅炉房等，公用工程主要包括供配电、给排水等设施，环保工程主要包括各单元废气、废水、噪声治理工程、生产废水预处理站等。拟建项目在生产过程中将消耗大量的原辅材料，各生产环节主要涉及物质具体见下表。
表6.8.3-1 项目涉及的主要物料

	类别
	涉及物质

	原辅材料
	医疗废物、次氯酸钠

	三废物质
	各工序生产废水、废气（主要为颗粒物、氨、硫化氢、非甲烷总烃）、固体废物（破碎毁形后的医疗废物、废过滤膜、废活性炭、生产废水预处理站污泥、废机油、废劳保用品和废周转箱）。


项目涉及到的风险物质主要为医疗废物、次氯酸钠、废气（主要为颗粒物、氨、硫化氢、非甲烷总烃）、固体废物（破碎毁形后的医疗废物、废过滤膜、废活性炭、生产废水预处理站污泥、废机油、废劳保用品和废周转箱），各危险物质所在的贮存单元及存在总量详见下表。
表6.8.3-2 危险物质分布一览表

	危险单元
	风险源
	储存设施
	主要风险物质
	最大存在量（t）
	备注

	冷库
	冷库
	专用包装
	医疗废物
	24
	贮存

	药品间
	药品间
	袋装
	次氯酸钠
	1.0
	贮存

	危废暂存间
	危废暂存间
	200L铁桶装
	废机油
	0.05
	贮存

	医疗废物处置车间
	高温灭菌器及烟气管道
	烟气
	氨气
	0.066
	在线量

	
	
	
	硫化氢
	0.002
	在线量


6.8.3.2风险源潜势初判
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别，本项目涉及危险物质数量与临界量的比值（Q）详见下表。根据附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2，......，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

    Q1，Q2，......，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100

项目主要风险物质具体如下表所示。

表6.8.3-3 项目危险物质数量与临界值比值（Q）

	物质名称
	最大储存量/在线量（t）
	临界量
	Q值

	医疗废物
	24
	50
	0.48

	氨气
	0.066
	5
	0.0132

	硫化氢
	0.002
	2.5
	0.0008

	次氯酸钠
	1.0
	5
	0.2

	废机油
	0.05
	2500
	0.00002

	合计
	
	
	0.69402


由上表可知本项目Q=0.69，Q＜1，可直接确定本项目环境风险潜势为Ⅰ（无需进行危险物质及工艺系统危险性（P）等级和各要素环境敏感程度（F）等级的判定）。

6.8.3.3风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分可知，当项目环境风险潜势为Ⅰ时，评价工作等级为简单分析。

简单分析基本内容按根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 A 进行分析，简要分析是在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

6.8.4环境风险敏感目标
本次评价调查了厂界周边5km范围内的居民区、医院、学校及其他人口密及场所，厂址周边地表水体及其环境功能、下游环境敏感目标，地下水环境敏感因素。
项目评价区不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等环境敏感区，评价区没有发现文物古迹，也无名木古树分布。

表6.8.4-1 环境风险保护目标

	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数（人）

	
	1
	小龙潭
	东北
	292
	居住区
	35

	
	2
	窑冲
	东北
	696
	居住区
	42

	
	3
	三岔沟
	东南
	2380
	居住区
	46

	
	4
	李家山
	东南
	3238
	居住区
	199

	
	5
	杨梅沟村
	东南
	2385
	居住区
	196

	
	6
	大圆子
	东南
	3128
	居住区
	263

	
	7
	下水槽子
	西南
	1903
	居住区
	876

	
	8
	上水槽子
	西南
	866
	居住区
	123

	
	9
	小坝
	西南
	3211
	居住区
	140

	
	10
	姜家冲
	西南
	3255
	居住区
	348

	
	11
	香树营
	西
	2148
	居住区
	508

	
	12
	义广哨村
	西北
	1689
	居住区
	312

	
	13
	义广哨小学
	西北
	1595
	学校
	200

	
	14
	大义广
	西北
	2405
	居住区
	192

	
	15
	兴义村
	西北
	2881
	居住区
	615

	
	16
	大沟底
	东北
	2732
	居住区
	232

	
	17
	黑箐哨
	东
	2140
	居住区
	735

	
	18
	大箐
	东北
	3679
	居住区
	264

	
	19
	老寨子
	东北
	4425
	居住区
	182

	
	20
	大石盆
	东北
	2745
	居住区
	387

	
	21
	冲麦村
	东北
	4555
	居住区
	293

	
	22
	马家湾村
	西北
	4791
	居住区
	834

	
	23
	岳家营
	西南
	3203
	居住区
	519

	
	24
	宁海关
	西南
	3136
	居住区
	320

	
	25
	张家营
	西南
	3242
	居住区
	1125

	
	26
	王家营
	西南
	3866
	居住区
	2983

	
	27
	杨广镇
	西南
	3876
	居住区
	52328

	
	28
	通海县杨广小学
	西南
	3911
	学校
	500

	
	29
	李家庄
	西南
	3737
	居住区
	394

	
	30
	马家房
	西南
	4368
	居住区
	206

	
	31
	水城
	西南
	4458
	居住区
	891

	
	32
	通海县大新小学
	西南
	4657
	学校
	260

	
	33
	文家山
	西南
	4113
	居住区
	24

	
	34
	下普塘
	西南
	4242
	居住区
	785

	
	35
	上普塘
	南
	4469
	居住区
	422

	
	36
	螃蟹凹
	东南
	3236
	居住区
	138

	
	37
	花红园
	东南
	3362
	居住区
	86

	
	38
	梨树村
	东南
	3463
	居住区
	42

	
	39
	亮木箐
	东南
	4145
	居住区
	235

	
	40
	普土寨
	东南
	4711
	居住区
	96

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	35

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	68376

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	1
	杞麓湖
	农业、景观、渔业用水
	/

	
	内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	1
	/
	/
	/
	/

	地下 水
	序号
	敏感区名称
	环境敏感特征
	水质

目标
	包气带性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	区域地下水
	G3
	III类
	D2
	/


6.8.5环境风险识别
6.8.5.1物质危险性识别

一、医疗废物

医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害的废物。医疗废物含有传染性的病原微生物、病菌和病毒，具有空间传染、急性传染和潜伏传染等毒性，其病毒细菌的危害性是生活垃圾的几十倍甚至上百倍。据武汉市环境卫生科学研究设计院的调查资料，医疗废物中的粪大肠菌群数和细菌总数分别高达0.83×1010个/L 和8.1×1010个/L，乙型肝炎表面抗源阳性率可高达89%，对人体健康和环境均有极大的危害，在《控制危险废物越境转移及处置的巴塞尔公约》和我国的《国家危险废物名录》中，均将医疗废物列为危险废物，且序号均为前三位。

本项目处理的医疗废物为感染性医疗废物和损伤性医疗废物，含有大量的致 病菌、病毒及较多的化学毒物等，具有极强的传染性、生物毒性和腐蚀性，对医疗废物的疏忽管理，不仅会污染环境，造成大气、水体及土壤的污染，还可能会导致传染性疾病的流行，直接危害人体的健康，具体危害如下：

1）物理危害，主要来自锐利的物品，如碎玻璃、注射器、一次性手术刀等， 物理危害不限于它们自身的危害，而是入侵了人体的保护屏障，使各种病菌进入了人体。

2）化学危害，包括可燃性、反应性和毒性。

3）微生物危害，来自于被病毒污染了的物质，比如传染源的培养基和传染病人接触过的废物。

4）感染性、损伤性医疗废物具有一般生活垃圾的特征，腐败变质而生成氨、硫化氢。经高温蒸汽处理还会有机废物产生。

二、次氯酸钠溶液

1、理化性质

次氯酸钠溶液的理化性质详见6.8.5-1。

表6.8.5-1 次氯酸钠溶液的理化性质

	国标编号
	83501
	CAS 号
	7681-52-9

	中文名称
	次氯酸钠溶液
	英文名称
	sodium hypochlorite solution

	分子式
	NaClO
	外观与性状
	微黄色溶液，有似氯气的气味

	分子量
	74.44
	沸点
	102.2℃

	熔点
	-6℃
	溶解性
	溶于水

	密度
	相对密度(水=1)1.1
	稳定性
	不稳定

	危险标记
	腐蚀品
	主要用途
	用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用于制氯胺等

	急性毒性
	LD50：8500mg/kg(小鼠经口)
	危险特性
	受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气


2、对环境的影响

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。

燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。

 3、应急处理处置方法

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或 专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（1）保护措施

呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防腐工作服。其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

（2）急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难，输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：饮足量温水， 催吐，就医。

灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。

三、硫化氢

硫化氢的理化性质及危险特性详见6.8.5-2。

表6.8.5-2 硫化氢理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：硫化氢
	英文名：hydrogen sulfide

	
	分子式：H2S
	CAS号：7783-06-4

	理化性质
	外观及性态：无色气体带有强烈的臭鸡蛋气味

	
	相对密度（水=1）：无资料
	闪点（℃）：无意义

	
	溶解性：溶于水、乙醇

	爆炸危险

性
	危险类别：无资料
	有害燃烧产物：氧化硫

	
	爆炸极限（体积分数%）：无资料
	稳定性：稳定

	
	引燃温度（℃）：无资料

	
	危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	
	灭火方法：全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	
	灭火剂：干粉、二氧化碳。禁止用水、卤代烃灭火剂灭火

	毒性
	大鼠LC50：88 PPM/4 小时， 小鼠LC50：1000 PPM/10 分

	健康危害
	氮氧化物主要损害呼吸道。吸入气体初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状，如咽部不适、干咳等。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合征，出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。可并发气胸及纵隔气肿。肺水肿消退后两周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。慢性作用：主要表现为神经衷弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。可引起牙齿酸蚀症。

	急救措施
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

	防护措施
	工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。
身体防护：穿胶布防毒衣。
手防护：戴橡胶手套。
其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是气体，合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。若是液体，用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储存
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过15 ℃ 。应与易（可）燃物、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。


四、氨气

氨气的理化性质及危险特性详见6.8.5-3。

表6.8.5-3 氨理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：氨、氨气、液氨
	英文名：Ammonia

	
	分子式：NH3
	CAS号：7664-41-7

	理化性质
	外观及性态：无色、有强烈刺激性恶臭的气体；常温下加压易液化

	
	相对密度（水=1）：0.82（液态，-79℃）
	闪点（℃）：无意义

	
	溶解性：极易溶于水（1:700）、乙醇、乙醚

	爆炸危险

性
	危险类别：第2.3类 有毒气体（易燃气体，GB 6944）
	有害燃烧产物：氮氧化物

	
	爆炸极限（体积分数%）：15.7~27.4%
	稳定性：稳定

	
	引燃温度（℃）：651

	
	危险特性：易燃，（1）与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸。（2）受热后容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。（3）与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。（4）若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。（5）水溶液有强碱性，对铜及铜合金（磷青铜除外）有强腐蚀性。

	
	灭火方法：全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	
	灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。禁止用水柱灭火

	毒性
	大鼠LC50：2000PPM/4 小时， 大鼠LD50：350mg/kg

	健康危害
	低浓度：对眼、鼻、喉有刺激作用。

高浓度：可引起严重咳嗽、支气管痉挛、肺水肿，甚至因反射性呼吸停止致死。

皮肤接触液氨：可致冻伤及化学灼伤。

眼睛接触：可致灼伤，严重者失明。

	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗至少15分钟，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

	防护措施
	工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	应急处理
	1. 撤离人员至上风处，隔离150m，严格限制出入。

2. 切断火源，应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电工作服。

3. 尽可能切断泄漏源。

4. 合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区喷含盐酸的雾状水（中和），但须防止流入水体。

5. 漏气容器妥善处理，修复、检验后再用。

	储存
	1. 储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不宜超过30℃。

2. 应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。

3. 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽，瓶身直立，妥善固定。

4. 严禁与易燃物或可燃物、卤素、酸类等混装混运。


五、废机油

废机油的理化性质及危险特性详见6.8.5-4。

表6.8.5-4 废机油理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：润滑油、液压油、废机油
	英文名：lubricaying oil；Lube oil

	
	分子式：——
	CAS号：无资料

	理化性质
	外观及性态：油状液体，无气味或略带异味

	
	相对密度（水=1）：＜1
	闪点（℃）：76

	
	溶解性：不溶于水

	爆炸危险

性
	危险类别：可燃
	有害燃烧产物：CO、CO2

	
	爆炸极限（体积分数%）：无资料
	稳定性：稳定

	
	引燃温度（℃）：248

	
	危险特性：遇明火、高热可燃。

	
	灭火方法：消防人员须戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

	
	灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	最高允许浓度：LD50（mg/kg，大鼠经口）无资料，LC50（mg/kg）无资料。

	健康危害
	侵入途径：吸如、食入，急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

	急救措施
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护措施
	工程控制：密闭操作，注意通风；
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具、半面罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器；
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜；
身体防护：穿防毒物渗透工作服；
手防护：戴橡胶耐油手套；
其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄露处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储存
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


6.8.5.2生产设施危险性识别

1、生产装置

医废高温蒸汽消毒处理设备可能出现因设备故障或操作事故，滞留在生产车间及处置系统内的医疗废物可能会散发出有害气体，危害工作人员健康；另外医废高温蒸汽消毒处理设备也可能由于故障导致医废消毒处理不达标而污染到外环境土壤或水体。

2、贮运系统

医疗废物在收集运输过程中可能由于交通事故或周转箱破损导致医疗废物泄漏到外环境，污染土壤或经地表水体径流污染到当地地表水体，甚至危害到人群健康。医疗废物在暂时贮存过程中也有可能由于周转箱破损导致医疗废物泄漏。

本项目冷库一般存储1天的医疗废物处置量，且均是以医疗废物转运箱形式进行储存，若发生泄漏事故，一般是以单箱医疗废物发生泄漏的情况为主，医疗废物泄漏量约为30kg，影响范围仅局限在冷库内。

3、环保设施

（1）废气事故排放影响分析

废气处理设施发生故障导致高温蒸汽消毒废气处理不达标，则外排的废气中携带有细菌，还有恶臭等，感染性细菌将会随风传播出去，对人体健康造成危害。

（2）污水处理系统故障分析

一旦废水处理设备出现故障，导致废水未处理达标就排放，污染地表水体。另外废水水质含有一定的细菌，会造成感染性细菌、病菌的超标，因此建设单位必须采取有效措施，杜绝污水事故排放。

以上生产设施出现风险事故时可能会对周围的环境产生不良影响。

6.8.5.3运输过程危险性识别

本项目涉及运输的危险物质为医疗废物，采用陆运方式，运输过程可能存在由于交通事故导致运输车辆泄漏，从而使土壤或地表水体受到污染。危险品运输方式及环境风险事故类型详见表6.8.5-5。

表6.8.5-5 医疗废物运输方式及风险事故类型一览表
	危险品名称
	运输方式
	运输量（t/a）
	突发性事故类型
	突发性污染对象

	医疗废物
	陆运
	3650
	泄漏
	土壤、地表水


6.8.5.4危险物质向环境转移的途径识别

根据上述分析，拟建项目危险物质向环境转移的途径下图示意。
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图6.8.5-1 项目环境风险影响途径示意图
6.8.5.5风险识别结果

根据对本项目物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别结果，本项目风险源环境风险类型、转化为事故的触发因素以及可能的风险识别结果详见下表。
表6.8.5-6 项目主要环境风险源识别表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	医疗废物处置车间
	冷库
	医疗废物
	泄漏
	土壤
	区域土壤

	2
	药品间
	药品间
	次氯酸钠
	泄漏
	地表水/地下水
	杞麓湖和区域地下水

	3
	危废暂存间
	危废暂存间
	废机油
	火灾爆炸引发CO释放，事故废水排放
	大气/地表水/地下水
	周边居民点、杞麓湖和区域地下水

	4
	医疗废物处置车间
	高温灭菌器及烟气管道
	硫化氢、氨
	泄漏
	大气
	周边居民点
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图6.8.5-1 项目危险单元分布图
6.8.6风险事故情形分析

6.8.6.1大气环境风险分析

若过滤、吸附装置失效，可能导致废气事故排放，项目生产废气中主要含有的污染物为病菌（芽孢）、恶臭以及挥发性有机物，这些污染物直接进入环境会产生较大的污染。

（1）病菌影响

项目过滤系统采用双层聚四氟乙烯（PTFE）滤膜，过滤孔径为0.2μm，保证细菌或芽孢（不论是否仍具有活性）全部截留下来。如果过滤系统失效，事故排放条件下的细菌释放量将会是正常排放条件下的上万倍，直接逸散进入环境后其中的活性芽胞将会对厂区乃至周围区域的环境造成极大的影响，严重影响人员的身体健康，并有可能引发疫情的发生。

（2）恶臭影响

项目主要靠高效膜过滤器和活性炭除去恶臭和可能携带的挥发性有机物。在装置失效的情况下，恶臭将扩散至厂区及周边环境。相比较正常排放条件下，厂界恶臭浓度将有所偏高，可能会超出《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值要求。

恶臭对人的呼吸系统、循环系统、消化系统、内分泌系统、神经系统都有不同程度的损害。恶臭还会使人烦躁不安，工作效率减低，判断力和记忆力下降。高浓度的恶臭还可使接触者发生肺水肿甚至窒息死亡。长期反复受到恶臭物质的刺激，还会引起嗅觉疲劳，导致嗅觉失灵。

由以上分析可知，有害废气事故排放条件下，对周围环境、人体健康等均会带来影响，因此应严控非正常工况排放，尽量减小排放源强和缩短排放历时，并应制定详细的非正常工况排放应急计划，经常化演习，切实加强应急处理及防范措施。本次评价提出，发生非正常排放时建设单位应该立即停止生产，并及时组织对环保设施进行修复，直到非正常事故排除后，方可进行生产。
6.8.6.2地表水环境风险分析

本项目的生产废水水质简单，但由于含有一定的细菌，生产废水处理设施一旦出现故障，会造成感染性细菌、病菌的超标，因此建设单位必须采取有效措施，杜绝污水事故排放。生产废水处理站发生的事故多为操作运行不当，或污染物浓度突然变化，致使生产废水处理效果下降。生产废水预处理站处理废水主要为医废转运车消毒清洗排水、周转箱消毒清洗排水、废冷凝液和医废残液、生产车间地坪冲洗排水、喷淋塔排水，经消毒处理后送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处置后回用。如果本项目生产废水处理达不到标准，将可能对外环境产生影响，该部分事故废水如果直接排入周边环境中，可能造成病菌的挥发性扩散污染空气或是下渗污染土壤，造成区域性的污染。
本项目设置有1个容积为30m3的事故水池，若生产废水预处理站发生故障，生产废水将进入事故水池，待生产废水预处理站故障解除完毕后，将废水回泵至生产废水预处理站处理。

6.8.6.3地下水环境风险分析

项目医疗废物处置车间防渗层出现破损或破裂，生产废水预处理站废水发生渗漏的非正常状况下，随着时间的增加，废水通过防渗层发生渗漏的量会逐渐增加，会对项目区及其下游的地下水环境造成一定程度的污染。
因此，在项目运行期定期检查防渗层及管道的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补。项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。
6.8.6.4火灾爆炸风险分析

项目原辅料易燃，从而引起火灾的可能性，着火后可进而引燃项目使用的各类化学品导致更大的火灾；大火导致的高温可使其他化学品挥发成蒸汽并向周围扩散，和空气混合能形成爆炸性混合气体，遇明火后会产生更为严重的爆炸事故，其可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气等；医疗废物焚毁，有害物质排放量大大增加，并且飞灰可能因火灾热空气飘到四周，致病菌对周围居民身体健康带来威胁；大火导致的高温还可能使各化学品与空气间发生各种各样的复杂反应，进而产生各种未知大气污染物。建设单位在运营中应加强各类设备及管道维护、检修，杜绝发生泄露，此外项目设备技术先进，安装有火灾自动报警系统，火灾爆炸事故发生概率小。
6.8.6.5医疗废物运输事故分析
本项目运输路线的环境风险主要表现为在人口集中区（包括镇集市）、地表水体、车辆易坠落区运输车辆发生交通事故，医疗废物散落在周围环境，医疗废物中病毒传播对事故周围的人群健康产生影响。由于医疗废物运输车辆和运输人员、运输线路均有较严格的管理，在国内医疗废物运输车辆运输事故发生概率一般小于万分之一。

医疗废物中的感染性废物含有大量致病微生物及传染病原，在发生交通事故时，若这些物质洒落于地，则可能会感染事故现场周围人群，影响周围人群健康。目前国内医疗废物运输车辆采用专门的运输车辆，运输车辆厢体材料为防水、耐腐蚀，底部防液体渗漏；医疗废物运输中采用周转箱装箱运输，可有效防止运输车辆交通事故下医疗废物扩散到车厢外。只要在发生事故时，及时采取隔离事故现场，防止医疗废物与周围人群接触；对事故现场进行消毒等清理措施就能有效地防止交通运输过程中医疗废物散落对运输路线沿线居民的身体健康。因此，项目须加强医疗废物运输管理，建立完备的应急方案。
6.8.6.6医疗废物暂存事故分析
本项目医疗废物运输到卸料区送入冷库暂存，然后由提升系统上料至高温蒸汽消毒系统内，均是以医疗废物转运箱形式进行储存，若发生泄漏事故，一般是以单箱医疗废物发生泄漏的情况为主，医疗废物泄漏量约为30kg，影响范围仅局限在冷库内，在医疗废物卸料区采取微负压设计，并设置事故通风排气风机，将废气引至废气处理系统处理后外排。据了解，正常情况下，医疗废物运输到卸料区后直接送入冷库暂存，再通过提升机进入高温蒸汽消毒系统，不在卸料区长时间存放，如遇设备检修等特殊情况，医疗废物可在冷库内暂存，因此，医疗废物在卸料区长时间存放的机率很小。

6.8.6.7医疗废物高温消毒设施事故分析
若医废高温蒸汽消毒处理系统在运行过程中出现机械故障，滞留在生产车间及处置系统内的医疗废物可能会散发出有害气体，危害工作人员健康，此时应及时对设备进行维修，维修正常后及时处置。

医疗废物高温蒸汽消毒处理系统故障不能正常运行时，入场的医疗废物暂存在医疗废物处置车间的冷库内，冷库采用微负压设计，并保证新风量30m3/人.h。

6.8.7环境风险防范及应急要求

6.8.7.1环境风险管理目标
环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控和响应。
6.8.7.2大气环境风险防范措施
1、总图布置和建筑安全防范措施

在总图布置上，建设单位应执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和其它安全卫生规范的要求。并在生产区的布置上充分考虑风向因素，安全防护距离，消防和疏散通道以及人货分流等问题，有利于安全生产。

拟建项目生产装置和公用辅助设施的防火间距满足规范的要求，各功能区、装置之间设有环形通道，并与厂区道路相连；在充分考虑安全防护距离的前提下，实现消防和疏散通道以及人货分流等问题。在消防设计方面，以“预防为主、防消结合”的原则，严格执行国家颁布的消防法规。

2、工艺技术和设备风险防范措施

（1）生产装置和物料储运过程控制采用DCS系统，并设有越限报警和联锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制。

（2）所有设备和管道的强度、严密性及耐腐蚀性符合有关技术规范要求。在可能泄漏有毒气体的位置装设有毒气体检测报警仪等设施，以便万一发生有毒气体泄漏时及时提供信息，及时处理。

（3）车间内设置1套火灾自动报警系统，系统通过感烟探测器、火焰探测器、手动报警按钮、声光报警器等装置针对各建筑物内要求必须设置的区域实施全天候监测。

（4）压力容器的设计及制造符合《压力容器设计规范》及其他有关的工业标准规范。定型设备应选用安全可靠、技术成熟、有资质企业的产品。为防止高压设备由于超压发生事故，在适当的位置安装泄压阀。在事故条件下可能处于真空状况下的设备将采用可承受全真空的设备。

（5）压力容器和压力管道，选材、设计、制造、安装和使用必须符合《特种设备安全监察条例》要求进行，选择有相关资质的单位进行设计、制造、安装和检测，严禁违章操作，加强日常维护和管理；应定期对特种设备、安全附件及强制检测设备设施等进行检测，特种设备在使用前到所在地安全监察机构注册登记。

（6）管道焊接应由具有焊接资质的专业人员按照相关技术规范进行作业，所有焊缝均应进行外观检查，合格后按《工业金属管道工程施工规范》进行无损检测，无损检测合格后应对所有工艺管道进行液压强度试验，在强度试验合格后，管线还应进行气密性试验。高温高压的设备、管线要选用充分可靠的零部件和合适材料，并要经过探伤检查，焊接材料和焊缝还要经过机械、金相试验以及耐腐蚀试验。

（7）项目泵、阀门数量、种类繁多，而危险有害物质的泄漏点主要就是集中在泵和阀门。所以在设备选型时应注意选择类比质量好、可靠性强的设备，同时加强此类设备的重点巡视。

（8）应当建立设备使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的操作记录。应当建立并保存设备采购、安装、确认的文件和记录。

3、污染物排放监控防范措施

委托第三方检测公司定期对废气排气口进行监测，及时掌握大气环境污染物排放情况，一旦发现出现超标排放异常，立即由相关人员检查生产系统和废气处理系统运行情况，找出事故原因，立即进行修正，使系统恢复正常，降低大气污染物事故排放造成的环境污染风险。

定期对项目周边环境进行跟踪监测，确定项目产生的环境污染物对环境的影响情况，掌握环境质量变化情况，并根据环境影响情况对项目污染防治措施进行修正，减少环境污染物排放，减少对环境的影响。

4、火灾事故风险防范措施

（1）装置内各种建筑物的防火防爆设计应严格执行最新版本的《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018年版）等相关规范。

（2）根据相关规范要求，各装置区内设有常规水消防系统自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和小型灭火器，在易发生火灾的施工现场必须配备足够的消防器材，并有明确的消防设备配置图表，还应保证消防通道和疏散通道畅通。

（3）易发生火灾的施工现场应悬挂严禁烟火的标示牌。

5、人员疏散、安置建议措施

现场紧急撤离时，应按照事故现场风向、周边居民分布及公众对毒物应急剂量控制的规定，制定人员紧急撤离、疏散计划和医疗救护方案。同时厂内需要在高点设立明显的风向标，确定安全疏散路线。事故发生后，应根据泄漏的扩散情况及时通知政府相关部门，并通过厂区高音喇叭通知周边人群及时疏散。紧急疏散时应注意：

（1）必要时采取佩戴呼吸器具、佩戴个人防护用品或采用其他简易有效的防护措施（戴防护眼镜或用浸湿毛巾捂住口鼻、减少皮肤外露等各种措施进行自身防护）。

（2）应向上风向、高地势转移，迅速撤出危险区域可能受到危害的人员（在上风向无撤离通道时，也应避免沿下风向撤离），并由专人引导和护送疏散人员到安全区域，在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明疏散、撤离的方向。

（3）按照设定的危险区域，设立警戒线，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

（4）在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据及时调整疏散范围。

（5）为受灾群众提供避难场所以及必要的基本生活保障，配合政府部门进行受灾群众的医疗救助、疾病控制、生活救助。

6.8.7.3地表水环境风险防范措施

为防止事故废水外排，按照“单元-厂区-区域”的水环境风险防控体系要求设置环境风险事故水污染三级防控系统，设置事故废水收集和应急储存设施，以防止本项目在事故状态下由于工艺物料泄漏、事故消防水或污染雨水外泄，造成周边地表水污染。

1、单元防控

单元防控作为第一级防控系统主要由车间废水收集池组成，收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏时造成的污染水流出界区。

2、厂区防控

第二级防控系统主要由项目区初期雨水收集池、事故池及生产废水预处理站组成，将较大生产事故泄漏于装置区边沟、隔堤外的物料首先经装置区内污水管线重力排入厂区污水处理站，切断污染物与外部的通道，将污染物导入事故水系统，从而将污染控制在厂区内，防止较大生产事故泄漏物料和事故废水造成的环境污染。前15min初期雨水经重力送新建的初期雨水收集池，再通过初期雨水提升泵送新建的生产废水预处理站，防止初期雨水外排造成环境污染。
（1）事故废水收集措施

在发生火灾、爆炸、泄漏事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水也会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。因此，项目在实施中应针对事故情况下的火灾扑救中的消防废水等危险物质采取了控制、收集及储存措施，切断危险物质进入外部水体的途径，从根本上消除了事故情况下对周边水域造成污染的可能。

发生消防事故时，有污染的各生产装置和辅助生产设施界区内消防排水、事故污水首先收集装置区内围堰、防火堤内，事故水经管线流向事故池和消防废水池。根据事故废水的性质及时送污水处理站处理，项目区污水处理站无法处置的及时委托相关具备处置能力的单位及时清运处置。
项目在医疗废物处置车间内新建1座30m3事故水池，该事故水池可以完全储存项目正常生产情况下的事故废水，可以确保事故状态下废水全收集，不外排。

（2）初期雨水收集措施

根据前文分析，项目区域及周边前15min初期雨水量为35.5m3/次，初期雨水池按照1.2的安全余量考虑，则初期雨水容积不小于42.6m³。项目拟新建1座50m³的初期雨水收集池，能够满足生产区初期雨水的收集，初期雨水中主要污染物为SS，初期雨水收集后进入生产废水预处理站消毒处理后送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理。

3、区域防控
现有生活垃圾焚烧厂内已建1座1055m3事故水池、1座520m3事故消防废水池、1座221m3初期雨水收集池。当本项目发生事故情形，配套的初期雨水收集池或事故水池容积无法满足贮存需求存在溢流外泄的风险时，可以直接将废水导入到生活垃圾焚烧厂内已建的各类事故水池中，保障出现事故时废水不外排。
综上所述，本项目在采取以上三级防控措施，通过多级事故废水防控体系的建立，确保任何状况下事故废水只能排入事故应急池，事故应急池平时保证处于空池状态，事故状态下事故废水有足够的容纳设施和防流失设施，可确保事故废水不出厂，从源头上切断事故废水进入外部地表水体的途径，由于事故废水排放而发生周围地表水污染事故的可能性极小。
6.8.7.4地下水环境风险防范措施

1、源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设全部采用明管，即地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、末端控制措施：主要包括车间内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理；根据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施，具体防渗要求见地下水污染防治措施章节。

3、在厂区及其周边布置地下水跟踪监测井，定期对地下水监测井进行水质监测，若发现水质有较大变化时，需适当增加监测频率，密切关注地下水受污染程度，并查找水质变化原因；同时及时上报当地生态环境主管部门及其他相关部门，采取应急措施，查出原因以便进行补救。

4、制定地下水污染应急预案，定期检查防渗层及管道的破损或破裂情况，若发现有破损或破裂部位须及时进行修补，应立即启动应急预案，及时清理残留的污染物，并增加监测井的监测频率，密切关注地下水的水质。结合污染物进入区域地下水后的扩散速度，一旦发生地下水污染事故，应立即向相关生态环境主管部门报告，应及时查明地下水污染原因，及时采取补救防渗措施。随后依据查明地下水污染分布特征及迁移转化特征及污染区水文地质条件，采取相应的污染修复措施（如抽取处理技术、地下水原位修复技术、渗透性反应墙（PRB）技术等）；在严重的应急条件下，在污染源下游打截污井抽水并在污水处理站下游设置防渗帷幕等措施，以防止地下水环境大面积恶化。加强渗漏点查找，并采取相应补救措施。项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层造成污染。

6.8.7.5医疗废物运输环境风险防范措施

1、医疗废物经产生机构进行密封包装后由封闭的周转箱、利器盒盛装，并严格按《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB 19217-2003）要求配置转运车，转运车辆的车箱应能防止运输过程中医疗废物洒落，同时应配有工具以便及时清除意外洒落的医疗废物，加强转运车维护。

2、制定合理、完善的废物收运计划，选择最佳的废物收运时间，运输线路避开饮用水源保护区、人口密集区域和交通拥堵路段等敏感区域。

3、采取定期、分类收集措施，并应根据废物的不同形态分别选择不同的盛装设备或包装材料。所有的盛装容器或包装材料要求与所盛废物相容，并要有足够的强度，同时应设置明显和持久的专门标志。

4、医疗废物收集后运输前，进行简易的消毒程序，并利用特定的包装物进行封闭性包装。

5、加强人员培训，提高业务能力，规范运输人员操作；驾驶室与货箱完全隔开，保证驾驶员安全；运输车辆经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

6、合理规划收运路线，尽量避免或缩短车辆途经河流、学校、医院、政府部门等敏感目标的路程。

7、转运车辆文明驾驶、严禁超速、超载、避免急停急刹；车厢容积留有1/4的空间不装载，以利于内部空气循环，便于消毒和冷藏降温。

8、依季节调整收集和运输时间，避免早晚交通高峰作业，运输车辆内配备应急收集工具，一旦发生医疗废物泄露，工作人员马上利用应急收集工具进行收集。

9、医疗废物转运过程中，严格按照国家环保总局制定的《危险废物转移联单管理办法》执行转移联单制度。

10、运输车辆车厢内部表面，应采用防水、耐腐蚀、厢体底部防液体渗漏，便于消毒冲洗的材料。

11、制定必要的突发事故应急处理计划，运输车辆配备必要的工具和联络通讯设备，以便意外事故发生时及时采取措施，消除或减轻对环境的污染危害。运送过程中当发生翻车、撞车导致医疗废物大量溢出、散落时，运送人员应立即向本单位应急事故小组取得联系，请求当地公安交警、环境保护或城市应急联动中心的支持。同时，运送人员应采取下述应急措施：

（1）立即请求公安交通警察在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害。

（2）对溢出、散落的医疗废物迅速进行收集、清理和消毒处理。对于液体溢出物采用吸附材料吸收处理。

（3）清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服、手套、口罩、靴等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品均须进行消毒处理。

（4）如果在操作中，清理人员的身体（皮肤）不慎受到伤害，应及时采取处理措施，并到医院接受救治。

（5）清洁人员还须对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理。对发生的事故采取上述应急措施的同时，处置单位必须向当地环保和卫生部门报告事故发生情况。事故处理完毕后，处置单位要向上述两个部门写出书面报告，报告的内容包括：

①事故发生的时间、地点、原因及其简要经过；

②泄露、散落医疗废物的类型和数量、受污染的原因及医疗废物产生单位名称；

③医疗废物泄露、散落已造成的危害和潜在影响；

④已采取的应急处理措施和处理结果。

若交通道路被阻断，医疗废物不能及时运至处置中心时，医疗废物处置中心应及时与交通部门、公安部门联系，共同解决道路阻断问题或另找运输路线，保证医疗机构的医疗废物在医院的暂时贮存时间不超过2天。

6.8.7.6医疗废物暂存环境风险防范措施

1、医疗废物卸料场地、暂贮库、冷库等设施的设计、运行、安全防护等应满足《危险废物贮存污染控制标准》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的有关要求。

2、在厂区周边设置2.5m高的围墙与周围环境隔离，防止家畜和无关人员进入。

3、若在贮存时发生泄漏，一般是以单箱医疗废物发生泄漏的情况为主，医疗废物泄漏量约为30kg，影响范围仅局限在高温灭菌车间内，此时立刻将散落的医废收集入周转箱，对污染的地面进行消毒清洗。

4、医疗废物卸料和贮存设施属感染区，应配备隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，并按照《环境保护图形标识一固体废物贮存（处理）场》（GBl5562.2-1995）的有关规定设置警示标志。

5、贮存设施应采用全封闭、微负压设计，并应设置事故排风系统或设施，抽出的气体应通过处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求后排放；地面和墙面应进行防渗防腐处理，地面应具有良好的排水性能，产生的废水可采用暗沟、管道直接排入污水处理设施。

6、整个医疗废物处置车间应采取防渗漏、防腐、防鼠、防鸟、防蚊蝇、防蟑螂、防盜等措施。

6.8.7.7医疗废物处置风险防范措施

1、医疗废物高温蒸汽消毒处置过程中采取的风险防范措施
（1）高温蒸汽消毒只能处理感染性废物和损伤性废物，对于不适于本工艺处理的医废坚决不能入厂。

（2）配备双回路电源，并配备自动切换装置，防止停电时生产车间有害气体外逸、保证冷库的温度控制需要。

（3）定期对医疗废物处置设备各部件进行定期维护，减少机械设备故障率。设置备用风机和泵类，设备损坏和污染治理措施失效时立即停产，及时抢修。

（4）直接从事医废处置的所有员工和生产管理人员必须经相应岗位技能、技术、医疗废物特性和防护知识培训，持证上岗。操作人员必须严格执行操作规程 和岗位责任制。
2、处置设备出现机械故障（比如破碎设备堵塞、设备突然停止、）时应急措施
（1）若破碎设备堵塞，立即停产、断开设备电源，及时进行抢修。操作人员应当佩戴规定的个人防护装备（PPE）。操作者至少要戴橡胶或医用手套，最好用皮革或穿刺防护手套，特别注意避免发生与医疗废物直接接触。

（2）若消毒过程中设备突然停止，关闭高温蒸汽发生器，检查设备可能的故障点，断开电源，进行维修。设备恢复正常后必须对设备里的医废消毒残渣重新消毒处理达标。

（3）若医疗废物高温蒸汽消毒处理系统故障不能正常运行，收集来的医疗废物暂存在冷库（贮存温度≤5℃），存放时间不能超过72h。

3、医废消毒效果不达标的应急措施
（1）设备在安装及检修后必须经国家环境保护总局认可的检测单位，采用生物学方法对处理后残渣进行消毒效果检测，合格后方可运行。在运行过程中，应采用同样的方法对消毒效果进行检测并不定期进行抽样测试，频率至少为2次/年。

（2）应定期对高温蒸汽消毒处理设施、设备运行及安全状况进行检测和评估，消除安全隐患。

（3）因设备故障造成消毒效果不合格时，必须对医废残渣进行重新消毒处理。

（4）禁止将不合格的医废残渣送往生活垃圾处理厂处理。

（5）尽快查找消毒不达标的原因并及时修护，及时停产。

6.8.7.8重大传染病疫情期间医疗废物处置特殊要求

在国务院卫生行政主管部门发布的重大传染病疫情期间，按照《中华人民共和国传染病防治法》第24条第（一）项中规定需要隔离治疗的甲类传染病和乙类传染病中的艾滋病病人、炭疽中的肺炭疽病以及国务院卫生行政部门根据情况增加的其他需要隔离治疗的甲类或乙类（如SARS）传染病的病人、疑似病人在治疗、隔离观察、诊断及其相关活动中产生的高度感染性医疗废物的集中处置，应采取以下措施：

（1）分类收集、暂时贮存

①医疗废物应由专人收集、双层包装，包装袋应特别注明是高度感染性废物。

②医疗卫生机构医疗废物的暂时贮存场所应为专场存放、专人管理，不能与一般医疗废物和生活垃圾混放、混装。暂时贮存场所由专人使用0.2%～0.5%过氧乙酸或1000mg/L～2000mg/L含氯消毒剂喷洒墙壁或拖地消毒，每天上下午各一次。

（2）运送和处置

①处置单位在运送医疗废物时必须使用固定专用车辆，由专人负责，并且不得与其他医疗废物混装、混运。运送时间应错开上下班高峰期，运送路线要避开人口稠密地区；运送车辆每次卸载完毕，必须使用0.5%过氧乙酸喷洒消毒。

②处置中心内必须设置医疗废物处置的隔离区，隔离区应有明显的标识，无关人员不得进入。

③处置中心隔离区必须由专人使用0.2%～0.5%过氧乙酸或1000mg/L～2000mg/L含氯消毒剂对墙壁、地面或物体表面喷洒或拖地消毒，每天上下午各一次。

（3）人员卫生防护

①运送及处置装置操作人员的防护要求应达到卫生部门规定的一级防护要求，即必须穿工作服、防护靴、戴工作帽和防护口罩，近距离处置废物的人员还应戴护目镜。

②每次运送或处置操作完毕后立即进行手清洗和消毒，并洗澡。手消毒用0.3%～0.5%碘伏消毒液或快速手消毒剂揉搓1～3分钟。

（4）应急处置要求

当医疗废物集中处置单位的处置能力无法满足疫情期间医疗废物处置要求时，经生态环境部门批准，可采用其他应急医疗废物处置设施，增加临时医疗废物处理能力。

6.8.7.9风险应急措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

1、项目建成后，公司应立即建立完善的管理制度，内容涵盖生产、供应、安全、环保各方面，通过完善的制度保障应急救援行动的有效启动和实施设立应急报警、通讯系统以及事故处置管理体系。

2、制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合。

3、明确职责，并落实到具体部门及负责人员。

4、制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划。

5、对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担。

6、建设单位应切实落实环境风险应急预案要求，定期（至少每年一次）组织、安排开展环境应急演练，用以检验应急救援方案、锻炼队伍。

6.8.8突发环境事件应急预案

应急预案是在贯彻预防为主的前提下，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。应急预案分别按企业和社会各级进行制定。发生风险事故时，根据风险事故级别从低到高按照属地管理、分级响应的原则按工业园区、市级、省级等启动相应级别的应急预案进行处置。上级预案的启动在下级预案先行启动响应的基础上进行。

建设单位于2025年10月编制了《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目突发环境事件应急预案》（2025年版），并在玉溪市生态环境局通海分局完成备案（备案编号：530423-2025-042-M）。《玉溪中科环境科技有限公司江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电厂突发环境事件应急预案（2025年版）》主要包括该预案主要包括总则、基本情况、组织机构和职责、预防与预警、 应急响应、后期处置、应急保障、监督管理、附则等内容，详细制定了环境污染事件应急系统的启动和应急终止计划，另外配备了必要的设施，成立了应急领导小组，并配备一定车辆和救援物资，由公司主管领导直接负责。在此建议建设方应遵循应急预案报告提出的应急措施内容进行事故应急预案演练，并采取相应的风险防范和应急措施。

按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号文）的要求，公司处理规模或重要应急资源等发生重大变化时，需要重新编制应急预案，重新报备，因此，本项目建设完成后需根据工程的变化情况重新修编突发环境事件应急预案并报环保部门备案。
6.8.8.1组织机构及职责
（1）明确应急组织机构体系。根据综合应急预案内容，企业应成立突发环境事件应急指挥机构，在上级政府统一领导下，统一部署指挥协调事故应急处置。应急指挥机构由总指挥、副总指挥、事故抢险组、通讯联络组、紧急疏散组、医疗救护组、后勤保障组、环境监测组等组成。各个机构相应职责如下：

1）指挥机构的职责：

A.接受政府指令调动；

B.负责组织编制突发环境事件应急预案，组建应急救援专业队伍；

C.负责应急物资的保障和组织人员的应急救援教育和培训；

D.制定事故应急预案演练计划，定期组织应急预案的演练、评估和修改完善；

E.负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

F.负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

G.启动和终止应急预案；

H.协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时提请上级政府部门启动厂外应急响应；

I.负责通信联络；

J.事故信息及总结的上报。

2）总指挥职责：

A.接受政府指令及调动；

B.批准预案的启动与终止；

C.指挥、协调应急响应行动；

D.与外部救援部门、组织、机构联络；

E.必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

F.协调后勤方面以支援应急救援；

G.负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

3）副总指挥：

A.在总指挥的领导下具体负责现场应急救援工作，总指挥不在单位时，代行总指挥职责；

B.指挥协调现场的抢险救援工作，负责召集各部门和应急救援小组负责人研究抢险方案，制定具体抢险措施；

C.协调企业内部与相关单位、部门分工协作的工作；

D.核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况；

E.在应急终止后，负责组织事故现场的恢复工作；

4）事故抢险组：

A.救援受困人员，对发生故障的设备、管道进行抢修；

B.负责火灾现场事故的扑救、处理；同时冷却着火点邻近的危险目标，有条件时转移危险物品，事故扩大时应及时撤离现场；

C.负责泄漏现场的清理、泄漏物的处理。

5）通讯联络组：

A.迅速联系应急组织机构各相关负责人，并根据应急指挥部命令拉响报警器、通知全厂员工紧急疏散；必要时通知公司周边单位、人员疏散；

B.事故状态时负责各应急救援队伍、应急救援指挥部之间的通讯畅通，负责灾后检查修复通讯设备工作；

C.负责协助公司应急救援总指挥部进行事故调查，负责对外接洽、配合各级政府主管部门级新闻单位的调查工作，并报送相关资料。

6）紧急疏散组：

A.负责组织员工选择就近安全通道、出口迅速撤离事故现场到预定集合地点集合；

B.在各安全通道和安全出口维持秩序，指导并确保所属责任区域员工能迅速有序安全地撤离；

C.事故现场周边交通管制和疏导，引导外部救援单位车辆进入厂区，保障救援交通顺畅，维持现场秩序。

7）医疗救护组：

A.负责组织在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，负责临时包扎、冲洗、人工呼吸等，护送受伤人员至医院治疗；

B.熟悉厂区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；

C.储备足量的急救器材和药品，并能随时取用；

D.负责受伤人员的安置，遇难人员及家属的安抚、抚恤、赔偿等善后处理工作。

8）后勤保障组：

A.组织抢险救援物资的供应，组织车辆运送抢险救援物资和人员；

B.将所需物资供应现场；负责应急救援所用车辆的调配。

9）环境监测组：

A.配合外部监测部门的工作；

B.协调事件调查；

C.总结应急检测经营，做好现场配合工作，为指挥部提供真实有效的监测数据。在企业无法满足并提供环境监测工作时应及时做好与当地环境监测部门申请支援联络工作。

企业应根据应急预案内组织机构的构成及职责进一步细化分工责任。

（2）规定应急组织体系中各部门的应急工作职责、协调管理范畴、负责解决的主要问题和具体操作步骤等。
6.8.8.2预防与预警
（1）规定对区域内容易引发重大突发环境事件的危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。

（2）明确应急组织机构成员根据自己的职责需开展的预防和应急准备工作，如完善应急预案、应急培训、演练、相关知识培训、应急平台建设、新技术研发等。

（3）应按照早发现、早报告、早处置的原则，对重点排污口进行例行监测；

（4）根据应急能力情况及可能发生的突发环境事件级别，有针对性地开展应急监测工作。
6.8.8.3应急响应
（1）明确应急响应的流程和步骤

（2）根据事件紧急和危害程度，对应急响应进行分级，超出本级应急处置能力时，应及时启动上一级应急预案。

（3）规定不同级别预案的启动条件。

（4）明确24小时应急值守电话、内部信息报告的形式和要求，以及事件信息的通报流程、上报的部门、方式、内容和时限等内容。

（5）明确事件发生后向可能遭受事件影响的单位，以及向请求援助单位发出有关信息的方式、方法。

（6）明确应急行动开展之前的准备工作，包括下达启动预案命令、召开应急会议、各应急组织成员的联系会议等。

（7）规定紧急情况下企业应按事发地人民政府环保部门要求，配合开展工作。

（8）明确应急监测方案，应急监测的采样布点、监测项目、现场监测、分析方法、监测报告等应符合《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）的规定。在环境事件发生后，环境应急监测机构应立即做出反应，根据事故特性对污染因子进行跟踪监测。特别要注意特征污染物的监测，可根据事故的具体情况，加密监测频次。配合政府监测机构实行紧急救援与做好善后工作，把污染事故的危害减至最小。

（9）根据识别出的环境风险源，制定各环境要素的专项应急预案，应包括水环境污染事件、有毒有害气体扩散事件、危险化学品及危险废物污染事件等。

（10）明确项目附近可依托医疗救援机构的位置、处理能力等，以及应急人员、受灾群众的安全防护措施和现场人员的撤离方案。

（11）明确应急终止条件和程序。
6.8.8.4应急保障
（1）制定应急资源建设及储备目标，落实责任主体，明确应急专项经费来源，确定外部依托机构，针对应急能力评估中发现的不足制定措施。

（2）应急保障责任主体依据既有应急保障计划，落实应急专家、应急队伍、应急资金、应急物资配备、调用标准及措施。

（3）明确与应急工作相关的单位和人员联系方式及方法，并提供备用方案。建立健全应急通讯系统与配套设施，确保应急状态下信息通畅。

（4）根据应急工作需求，确定其他相关保障措施（交通运输、治安、医疗、后勤、体制机制、对外信息发布保障）等。
6.8.8.5紧急撤离、疏散路线与安置
（1）紧急撤离条件

若发生大量泄漏或泄漏源短时间难以控制，或其他危险因素发生如火灾、爆炸可能引起大量泄漏风险时，应立即向厂区无关人员及厂址周围相关环境保护目标人群发出紧急撤离警报。

（2）人群紧急撤离

①应急指挥部发出应急疏散指令，所有员工以及来访人员，必须遵循生产调度和现场救援人员的指挥有序疏散撤离到指定地点。

②救援指令发出后，各应急队立即到达指定区域。治安保卫队做好个人防护，在布防警戒区的同时，指导人员有序撤离事故现场到指定地点。要认真检查负责区域，在保证没有任何无关人员滞留后，方可退离危险区做好警戒。若发现受伤人员时，在确认环境安全情况下，必须先进行伤员救助，同时有权要求附近任何员工协助。在不能确认环境安全或环境明显对救助者存在伤害时，应先将伤员救离现场，再行救助。

③在岗员工在接到调度指令后，立即穿戴好个人防护用品，无条件按岗位操作规程对系统进行必要的紧急处理，关闭阀门和电气设备，迅速撤离现场到指定地点集中。

④在事故地点及附近的车辆立即原地停车熄火，驾驶人员及乘车人员听从指挥撤离到指定地点。

⑤指挥部应紧急广播厂区人群撤离路线，原则上有风条件下源附近人群向逆风向撤离；离源较远人群迅速向侧风向撤离。无风条件下，迅速向远离源的方向撤离。

（3）环境保护目标人群紧急撤离

指挥部应紧急广播厂区人群撤离路线，迅速派人赶往各个环境保护目标，组织人群有序撤离至安全地带。

原则上有风条件下迅速向侧风向撤离；无风条件下，迅速向远离源的方向撤离。

（4）安置

若事故持续时间超过12小时，给撤离人员设置帐篷或利用周围建筑物作为临时安置所。
6.8.8.6善后处置
（1）明确受灾人员的安置及损失赔偿方案。

（2）配合有关部门对环境污染事件中长期环境影响进行评估。

（3）规定开展环境恢复与重建工作的内容和程序。
6.8.8.7预案管理与演练
（1）规定对企业开展的应急培训计划、方式和要求。

（2）说明应急演练的方式、频次等内容，制定企业预案演练的具体计划，并组织策划和实施，演练结束后做好总结，适时组织有关企业和专家对部分应急演练进行观摩和交流。

（3）规定应急预案修订、变更、改进的基本要求及时限，以及采取的方式等，以实现可持续改进。

（4）说明预案备案的方式、审核要求、报备部门等内容。
6.8.8.8公众教育
建设单位应对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息，并编写有关小册子，以备急用。
预设事故发生时，可能会影响到周边公众，因此，当事故发生后，由通讯联络队通知公安部门，告知发生的事故及可能造成的影响、危害，通知撤离影响范围内人员；并请求交通部门采取对周边受影响路段实行临时交通管制，请过往车辆、人员绕行，避免对公众的伤害。
6.8.8.9区域应急联动
积极配合当地政府建设和完善环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系，并建立企业与当地应急管理局等之间的应急联动机制，做好企业突发环境事件应急预案与区域相关部门的应急预案相衔接，并加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。
按照“企业自救、属地为主”的原则，一旦发生环境污染事件，企业可立即实行自救，采取一切措施控制事态发展，减少人员伤亡和财产损失，防止事态进一步扩大；同时及时上报当地应急管理局等相关单位。项目应急预案应与当地应急预案相衔接。若环境事件发生后，企业首先应启动本公司应急预案，并及时将事故情况向上级有关部门报告。同时，企业的应急响应行动应与杨广镇的应急响应保持联动，确保信息传递和人员的救助以及事故处理的及时和准确无误。当需要疏散周边居民及有关人员时，应在杨广镇应急救援指挥部的领导下组织周边居民有序撤离。如果事故超出乡镇、县级或市级人民政府处置能力，或发生跨省（区、市）的突发环境事件等，应及时向上一级有关部门和地方各级人民政府及其相关部门汇报。环境应急指挥部负责指导、协调应急处置工作，并按照属地为主，分级响应的原则，由事件发生地省级人民政府成立现场应急救援指挥部，具体组织实施有关处置工作。必要时召集专家组进行分析、评估，提出处置建议，根据要求派遣人员赶赴现场进行抢险救助、医疗救护、卫生防疫、交通管制、现场监控、人员疏散、安全防护、社会动员等应急工作，并组成现场应急指挥部，指挥、协调应急行动。
为及时了解和掌握建设项目在发生事故后主要的大气和水污染物对周边环境的影响状况，掌握其扩散运移以及分布规律，事故发生后，要尽快组织有资质的环境监测部门对事故现场及周围环境进行监测，对环境中的污染物质及时采样监测，以迅速了解事故性质、掌握危险类型、污染物浓度、危害程度、危害人数，从而为抢险、救援及防护防爆防扩散控制措施提供科学依据。事故抢险、救援、现场清理完成后要将事故原因、救援处理过程、监测结果等情况编辑成册建立档案并视情况向当地政府的主管部门、安监、公安、消防、交通、卫生、环保等部门汇报，并根据实践经验，组织专业部门对应急预案进行评估，并及时修订应急预案。
6.8.9环境风险评价结论与建议
6.8.9.1项目危险因素
（1）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别，项目涉及到的风险物质主要为医疗废物、次氯酸钠、氨、硫化氢、废机油。

（2）项目危险单元主要包括医疗废物处置车间、药品间、危废暂存间、高温灭菌器及烟气管道。

（3）项目环境风险类型主要为有毒有害危险物质泄漏对环境造成的直接污染，以及火灾、爆炸等事故引发的次生环境污染。

（4）项目对环境的直接污染事故通常的起因是设备、管线、阀门或其它设施出现故障或操作失误等，使有毒有害物质泄漏，弥散在空气中，对大气环境造成污染。次生污染主要为可燃或易燃泄漏物遇点火源引发火灾、爆炸事故，火灾爆炸产生的CO、烟尘等有毒有害烟气对周围大气环境造成污染，以及火灾或应急处置时产生的消防污水控制、封堵措施失效，事故废水漫流出厂，对周边地表水体造成污染。

6.8.9.2环境风险防范措施和应急预案
为了预防大气环境风险，项目在设计中有针对性地采取了事故预防、事故预警、事故应急处置等措施，主要包括总图布置和建筑安全防范措施、工艺技术和设备风险防范措施、污染物排放监控防范措施、火灾事故风险防范措施、人员疏散、安置建议措施等。
为防止事故废水对地表水体造成污染，企业应严格按照相关要求建设事故水污染三级防控系统，以满足非正常情况下事故废水的收集处理，可确保事故废水不外排。
地下水环境风险防控措施主要包括源头控制措施、分区防渗措施以及防渗监控措施等。根据规范要求，对重点污染防治区、一般污染防治区采取相应的防渗措施。
同时提出了医疗废物运输过程、暂存过程及处置过程的风险防范措施，针对重大传染病疫情期间提出了医疗废物处置特殊要求。
针对项目特点及环境风险类型更新环境应急预案，企业应与当地应急管理局等之间的应急联动机制，做好企业突发环境事件应急预案与区域相关部门的应急预案相衔接，充分利用区域安全、环境保护等资源，不断完善应急救援体系，确保应急预案具有针对性和可操作性。项目试生产前，建设单位应更新突发环境事件应急预案并报环保部门备案，并定期组织学习事故应急预案和演练。
6.8.9.3环境风险评价结论和建议
风险评价结果表明，项目发生环境风险事故后可能会对周围环境造成一定程度的影响，在落实各项环保措施和报告所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，项目的环境风险可防可控。
针对项目特点及环境风险类型更新环境应急预案，建议企业应与当地应急管理局等之间的应急联动机制，做好企业突发环境事件应急预案与区域相关部门的应急预案相衔接，充分利用区域安全、环境保护等资源，不断完善应急救援体系，确保应急预案具有针对性和可操作性。项目试生产前，建设单位应更新突发环境事件应急预案并报环保部门备案，并定期组织学习事故应急预案和演练。
表6.8.9-1 建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	玉溪中科医疗废物集中处置中心项目

	建设地点
	云南省
	玉溪市
	通海县杨广镇镇海村委会第三小组漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内

	地理坐标
	经度
	102°50′5.478″
	纬度
	24°9′46.708″

	主要危险物质及分布
	主要危险物质：医疗废物、硫化氢、氨、次氯酸钠、废机油
分布：医疗废物处置车间、药品间、危废暂存间

	环境影响途径及危害后果
	医疗废物、次氯酸钠、废机油由于因管理不善产生泄露造成环境污染事故。

	风险防范措施要求
	为了预防大气环境风险，项目在设计中有针对性地采取了事故预防、事故预警、事故应急处置等措施，主要包括总图布置和建筑安全防范措施、工艺技术和设备风险防范措施、污染物排放监控防范措施、火灾事故风险防范措施、人员疏散、安置建议措施等。

为防止事故废水对地表水体造成污染，企业应严格按照相关要求建设事故水污染三级防控系统，以满足非正常情况下事故废水的收集处理，可确保事故废水不外排。

地下水环境风险防控措施主要包括源头控制措施、分区防渗措施以及防渗监控措施等。根据规范要求，对重点污染防治区、一般污染防治区采取相应的防渗措施。

同时提出了医疗废物运输过程、暂存过程及处置过程的风险防范措施，针对重大传染病疫情期间提出了医疗废物处置特殊要求。

针对项目特点及环境风险类型更新环境应急预案，企业应与当地应急管理局等之间的应急联动机制，做好企业突发环境事件应急预案与区域相关部门的应急预案相衔接，充分利用区域安全、环境保护等资源，不断完善应急救援体系，确保应急预案具有针对性和可操作性。项目试生产前，建设单位应更新突发环境事件应急预案并报环保部门备案，并定期组织学习事故应急预案和演练。


本项目废水、破碎毁形后的医疗废物需依托现有生活垃圾焚烧厂处置，现有生活垃圾焚烧厂正在办理改建前期手续，委托云南湖柏环保科技有限公司编制《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电改建项目环境影响报告书》。本次评价引用该报告书的影响分析结论：
根据评价风险源调查、建设项目物质危险性识别及生产系统危险性识别，项目运行过程危险物质主要包括：焚烧炉烟气中的SO2、NO2、HCl、CO、二噁英类、汞、砷、铬及其化合物、镍及其化合物、锰及其化合物、钴及其化合物、铊及其化合物、氨气等；垃圾恶臭气体中的NH3、H2S、甲硫醇；助燃燃料0#轻柴油；垃圾在厂内暂存产生的渗滤液；项目运行过程中产生的废机油等。经识别可能存在的风险事故情形有以下几种：
（1）因焚烧炉配套烟气处理设施故障导致垃圾焚烧烟气出现非正常排放；
（2）焚烧炉内CO量过大造成爆炸事故对周围环境的影响；
（3）点火油库轻柴油储罐发生泄露、火灾、爆炸对周围环境的影响；
（4）渗滤液处理站废水未经处理直排进入厂区周边沟渠的事故情形；
（5）项目渗滤液收集池防渗层破碎导致渗滤液下渗产生污染周围环境的事故情形。
根据评价针对项目所在地的大气、地表水、地下水环境敏感性识别，项目所处区域大气环境敏感性程度为E2，属于环境中度敏感区；地表水环境敏感程度分级为 E2，属于环境中度敏感区；地下水环境敏感程度分级为E3，属于环境低度敏感区。

项目所涉及危险物质数量与临界量比值Q=15.84283936，项目行业及生产工艺判定为M4，故项目危险物质及工艺系统危险性等级判定为P4。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2建设项目环境风险浅势划分，结合上述大气、地表水、地下水E值、以及项目P值的确定情况，确定项目大气环境、地表水风险浅势划分为Ⅱ，大气环境、地表水风险评价等级为三级；地下水环境风险浅势划分为Ⅲ，地下水环境风险评价等级为简单分析。根据评价设定的风险事故情形分析，项目环境风险影响主要集中在厂内区域，由于项目拟设置自厂界起外扩300m作为项目环境防护距离，故对厂外居民居住区影响在可接受范围内。

评价根据项目建设情况，设置了风险事故情形，并在此基础上提出了针对性的风险防范措施，主要通过工程措施、管理措施、制度措施等加强环境风险防范。比如集中加强相关设施的运营维护管理，配备专职环保人员，加强相关监督、监测工作， 以及早发现异常，避免风险事故的发生。针对点火油库区应按相应规范设置围堰和防火堤；污水处置相关区域应按要求进行防渗处理，避免因污水下渗污染厂区地下水；厂区雨水排放口应设置切换阀，收集初期雨水，并避免污水未经处理外泄进入厂外环境等。
风险评价结果表明，项目发生环境风险事故后可能会对周围环境造成一定程度的影响，在落实各项环保措施和报告所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，项目的环境风险可防可控。
7产业政策、规划、规范符合性及选址合理性分析

7.1国家产业政策的符合性分析

本项目为医疗废物处置项目，对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于“鼓励类”第四十二条“环境保护与资源节约综合利用”中的“6．危险废弃物处置：危险废物（医疗废物）无害化处置和高效利用技术设备开发制造、利用处置中心建设和（或）运营”。

项目于2026年7月31日取得通海县发展和改革局颁发的投资项目备案证（项目代码：2607-530423-04-01-209806）。

综上，本项目符合国家相关产业政策。

7.2生态环境分区管控的符合性分析

2024年6月7日，玉溪市生态环境局印发了《玉溪市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》。
根据玉溪市生态环境局通海分局于2026年4月20日出具的《玉溪中科环境科技有限公司医疗废物集中处置项目三线一单管控单元查询结果》，明确项目涉及的管控单元为：通海县乡镇生活污染重点管控单元。
本次评价对照《玉溪市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》进行符合性分析。
表7.2-1 项目与《玉溪市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析
	管控领域
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	空间布局
约束
	1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。

2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。

3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。

5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
	1、项目符合国家现行产业政策要求，属于鼓励类项目；项目属于医疗废物集中处置项目，不属于“两高”项目范畴。
2、根据通海县杞麓湖管理局出具的《关于玉溪中科医疗废物集中处置中心项目选址意见的函》，文件明确项目选址均位于杞麓湖湖滨生态红线、湖滨生态黄线范围外，属于绿色发展区。项目属于医疗废物集中处置项目，不属于落后和过剩产能，不属于城市建成区重污染企业。
3、项目属于医疗废物集中处置项目，不涉及危险化学品生产项目，不属于“两高”项目。
4、项目属于医疗废物集中处置项目，不属于污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。
5、项目属于医疗废物集中处置项目，采用生活垃圾焚烧厂余热锅炉的蒸汽对医疗废物进行处置，其他设备采用电能，属于低碳能源。
	符合

	污染物排

放管控
	1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025 年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。

2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。

3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。

4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs 排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。

5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393 吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。

6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。

7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025 年比2020 年削减4%。

8.到2025 年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21 微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。
	1、后期按照要求开展清洁生产审核。
2、项目生产废水经生产废水预处理站消毒处理后送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用，不外排；项目不涉及新增生活污水。
3、项目选址不涉及城乡饮用水水源地。
4、项目涉及非甲烷总烃排放，但不属于重点工程，玉溪市生态环境局已出具了总量意见。
5、项目涉及非甲烷总烃排放，年排放量较小，玉溪市生态环境局已出具了总量意见。
6、项目不涉及占用农用地，在现有生活垃圾焚烧厂用地范围内建设，已取得土地证。
7、项目属于医疗废物处置项目，不涉及重金属污染物排放。
8、根据大气预测，项目排放的污染物叠加背景值后均能满足环境质量要求；项目不涉及废水外排。
	符合

	环境风险

防控
	1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。

2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
	1、后期按要求制定联防联控协作机制。
2、项目属于医疗废物处置项目，不属于重金属企业、化工企业。项目的建设严格落实了建立“平战结合”医疗废物应急处置体系这一要求。
	符合

	资源开发

利用效率
	1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。

2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。

3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。

4.全市单位GDP 二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP 能耗持续下降，到2025 年，全市单位GDP 能耗累计下降率14%。

5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。

6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025 年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
	1、项目在现有生活垃圾焚烧厂用地范围内建设，已取得土地证。
2、项目用水量较小，不会造成用水量激增。
3、项目在现有生活垃圾焚烧厂用地范围内建设，已取得土地证，不涉及占用耕地。
4、项目能源为电能，用电量较小。
5、项目能源为电能，不属于高污染燃料。
6、项目不涉及。
	符合

	通海县乡镇生活污染重点管控单元要求

	空间布局

约束
	1.河西镇根据《河西历史文化名镇保护规划》进行保护。纳古镇严格执行《云南省杞麓湖保护条例》要求。

2.优化产业空间布局，对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案，促进企业向园区集中，产业向园区集聚，资源集约利用。
	1、项目位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内；
2、项目属于医疗废物处置项目，聚集发展通海固废处理循环经济产业园。
	符合

	污染物排放管控
	1.临杞麓湖区域严格落实禁养、限养措施，退出高耗水、耗肥、耗药作物，实施农业高效节水减排工程，重点发展优质水稻、豆类、烤烟、油菜、离地花卉、莲藕等种植，注重生态复绿与休耕，发展休闲观光农业。

2.向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准。

3.加强城镇生活污水收集处理设施建设和提标改造，城镇驻地逐步实现雨污分流。

4.大力推进生活垃圾分类回收利用，建立分类投放、收集、运输、处理的生活垃圾收运处理系统。
	1、项目不涉及禁止类项目；
2、项目生产废水经生产废水预处理站消毒处理后送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用，不外排；项目不涉及新增生活污水；
3、项目不涉及；
4、项目生活垃圾集中收集后进入厂区焚烧炉焚烧处置。
	符合


综上，本项目的建设符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》中相关要求。
7.3与法律法规的符合性分析

7.3.1与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

《中华人民共和国长江保护法》于2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性见下表。
表7.3-1 项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

	序号
	相关内容
	建设项目
	相符性

	1
	长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。
	建设项目不涉及长江流域重点生态功能区，且不属于重污染项目。
	符合

	2
	国务院水行政主管部门加强长江流域河道、湖泊保护工作。长江流域县级以上地方人民政府负责划定河道、湖泊管理范围，并向社会公告，实行严格的河湖保护，禁止非法侵占河湖水域。
	建设项目不涉及。
	符合

	3
	禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	建设项目不涉及长江干支流岸线一公里范围，且不属于化工项目。
	符合

	4
	禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	建设项目不属于尾矿库，不涉及长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围。
	符合

	5
	禁止船舶在划定的禁止航行区域内航行。因国家发展战略和国计民生需要，在水生生物重要栖息地禁止航行区域内航行的，应当由国务院交通运输主管部门商国务院农业农村主管部门同意，并应当采取必要措施，减少对重要水生生物的干扰。
	建设项目不涉及。
	符合

	6
	严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。
	建设项目位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，占地范围不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内。
	符合

	7
	国务院水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。
	建设项目不涉及采砂活动。
	符合

	8
	禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。
	建设项目不涉及水域养殖。
	符合

	9
	禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。
	建设单位产生的固体废物采取焚烧、委托处置等方式，处置率100%。
	符合

	10
	禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。长江流域县级以上地方人民政府交通运输主管部门会同本级人民政府有关部门加强对长江流域危险化学品运输的管控。
	建设项目不涉及。
	符合

	11
	国家对长江流域重点水域实行严格捕捞管理。在长江流域水生生物保护区全面禁止生产性捕捞；在国家规定的期限内，长江干流和重要支流、大型通江湖泊、长江河口规定区域等重点水域全面禁止天然渔业资源的生产性捕捞。具体办法由国务院农业农村主管部门会同国务院有关部门制定。
国务院农业农村主管部门会同国务院有关部门和长江流域省级人民政府加强长江流域禁捕执法工作，严厉查处电鱼、毒鱼、炸鱼等破坏渔业资源和生态环境的捕捞行为。
	建设项目不涉及捕捞行为。
	符合

	12
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。
	建设项目未涉及利用、占用长江流域河湖岸线。
	符合

	13
	国务院有关部门会同长江流域有关省级人民政府加强对三峡库区、丹江口库区等重点库区消落区的生态环境保护和修复，因地制宜实施退耕还林还草还湿，禁止施用化肥、农药，科学调控水库水位，加强库区水土保持和地质灾害防治工作，保障消落区良好生态功能。
	建设项目不涉及退耕还林。
	符合

	14
	长江流域县级以上地方人民政府应当组织开展富营养化湖泊的生态环境修复，采取调整产业布局规模、实施控制性水工程统一调度、生态补水、河湖连通等综合措施，改善和恢复湖泊生态系统的质量和功能；对氮磷浓度严重超标的湖泊，应当在影响湖泊水质的汇水区，采取措施削减化肥用量，禁止使用含磷洗涤剂，全面清理投饵、投肥养殖。
	建设项目不涉及。
	符合

	15
	禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。
	建设项目不涉及。
	符合


综上，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》相关规定。
7.3.2与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

2022年1月长江经济带发展领导小组办公室印发了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号），项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性对比分析详见下表。
表7.3-2 项目与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析

	序号
	指南内容
	本项目情况
	相符性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江于线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目属于医疗废物处置项目，不属于码头及过长江通道项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内，且不属于旅游和生产经营项目。
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、 畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、 改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目不在饮用水水源地保护区内，且不属于供水设施、保护水源、养殖、旅游等项目。
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公因的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目属于医疗废物处置项目，不涉及围湖造田、围海造地或围填海，也不涉及挖沙、采矿。
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。本项目属于医疗废物处置项目，选址不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。本项目选址不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内，同时本项目无废水外排。
	符合

	6
	禁止未经许可在长江于支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	项目生产废水经生产废水预处理站消毒处理后送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用，不外排；项目不涉及新增生活污水。
	符合

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目属于医疗废物处置项目，项目不涉及生产性捕捞。
	符合

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目属于医疗废物处置项目，属于提升生态环境保护水平为目的的项目，且选址不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。
	符合

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目属于医疗废物处置项目，不属于“两高”项目。
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目属于医疗废物处置项目，不涉及石化、现代煤化工等产业布局规划。
	符合

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目属于医疗废物处置项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目；本项目不属于严重过剩产能项目；本项目不属于“两高”项目。
	符合

	12
	法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
	不属于其他规定禁止项目
	符合


综上所述，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中相关要求。

7.3.3与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

2022年8月19日，为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话和指示批示精神，认真落实长江保护法，根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号），云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的通知（云发改基础〔2022〕894号），项目与其相符性分析如下。
表7.3-3 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

	序号
	细则内容
	建设项目
	相符性

	1
	禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	建设项目不涉及港口项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	建设项目不在主导生态功能区范围内，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，且不属于旅游、开矿、采石挖沙等项目。
	符合

	3
	禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性腐蚀性物品的设施：禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
	项目厂址位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，占地范围不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内，不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围，且不属于开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑、修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性腐蚀性物品、建设宾馆、会所、培训中心、疗养院等项目。
	符合

	4
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目建设不涉及饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围，且不属于网箱养殖、畜禽养殖、旅游等项目。
	符合

	5
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家温地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	项目建设不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围、国家湿地公园，且不属于围湖造田、围湖造地或围填、挖沙、采矿、建设度假村、高尔夫球场等等项目。
	符合

	6
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目建设不涉及占用长江流域河湖岸线、金沙江岸线保护区和保留区、金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区。
	符合

	7
	禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	项目建设不涉及占用金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域。
	符合

	8
	禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	项目厂址不涉及占用金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域，且天然渔业资源生产性捕捞类项目。
	符合

	9
	禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目建设不涉及占用金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围、金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围，且不属于化工园区、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目。
	符合

	10
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	项目建设不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	11
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
	项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，线项目厂址不涉及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》。
	符合

	12
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明合禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素磷、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	建设项目不属于落后产能项目、过剩产能行业的项目、高耗能高排放项目、高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产项目、尿素磷、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等项目。
	符合


综上所述，本项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中相关要求。

7.4与相关规划的符合性分析

7.4.1与《云南省主体功能区规划》符合性分析

1、《云南省主体功能区规划》相关内容概述

《云南省主体功能区规划》（《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》，云政发〔2014〕1号，2014年1月6日），根据国家对主体功能区规划编制的要求，结合云南省情，将全省土地空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区，确定了功能区功能、定位，并对全省资源禀赋按县级行政区进行划分。

项目建设地点位于玉溪市通海县，属于《云南省主体功能区规划》中国家重点开发区域，该区域功能定位：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。

该区域发展方向：

——构建一区、两带、四城、多点，一体化的滇中城市经济圈空间格局。加快滇中产业聚集区规划建设，促进形成昆（明）曲（靖）绿色经济示范带和昆 （明）玉（溪）旅游文化产业经济带，重点建设昆明、曲靖、玉溪、楚雄4个中心城市，将以县城为重点的城市和小城镇打造为经济圈城市化、工业化发展的重要支撑。以主要快速交通为纽带，打造1小时经济圈。

——强化昆明的科技创新、商贸流通、信息、旅游、文化和综合服务功能，建设区域性国际交通枢纽、商贸物流中心、历史文化名城、山水园林城市。

——曲靖、玉溪和楚雄等城市应依托资源特点和比较优势，加强产业分工协作和对接，实现优势互补、错位发展，形成民族特色和产业特色鲜明的城市。

——完善国际运输大通道，强化面向东南亚、南亚陆路枢纽功能。加强区域内城际快速轨道交通、通信等基础设施建设，提升区域一体化水平。

——建设高原特色农产品生产基地，发展农产品加工业，稳步提高农产品质量和效益，推进与周边国家的农业合作，建设外销精细蔬菜生产基地、温带鲜切花生产基地和高效林业基地。

——加强以滇池、抚仙湖为重点的高原湖泊治理和牛栏江上游水源保护，加大水土流失和石漠化防治力度，构建以高原湖泊为主体，林地、水面相连，带状环绕、块状相间的高原生态格局。进一步加强跨界水污染和区域性大气复合污染整治，废弃物处置、金属污染治理，森林火灾、野生动植物疫源疫病、有害生物防范等为重点的区域生态安全联防联控力度。
2、本项目与《云南省主体功能区规划》符合性分析

项目位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，属于国家重点开发区域。
项目用地均在“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，无新增占地。项目满足《产业结构调整指导目录（2024年本）》等政策文件要求，各类污染物均能达标排放。本项目属于医疗废物处置项目，通海县及周边区县目前尚未具备医疗废物处置能力，本项目的建设能够满足通海县及周边区县医疗废物的处置需求，同时进一步加强了玉溪市的医疗废物处置能力。根据工程分析，项目采用了先进的处置工艺，废气处理工艺也与国内先进企业对标，污染物排放较低，对周边外环境影响较小。

因此，本项目与《云南省主体功能区规划》相符。

7.4.2与《云南省生态功能区划》符合性分析

1、《云南省生态功能区划》相关内容概述

《云南省生态功能区划》共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。

根据《云南省生态功能区划》，结合规划所在区域的主要生态服务功能、生态环境问题和生态脆弱特征，本项目所在地属于Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆生态功能区，具体见下表。

表7.4-1 项目所属生态功能区具体情况
	生态功能分区单元
	所在区域与面积
	主要生态
特征
	主要生态环境问题
	生态环境敏感性
	主要生态系统服务功能
	保护措施与发展方向

	生态区
	生态
亚区
	生态
功能区
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区
	Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区
	Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆生态功能区
	澄江、通海、红塔区、江川县，昆明市大部分区域，峨山县的部分地区，面积11532.70 平方公里
	以湖盆和丘状高原地貌为主。滇池、抚仙湖、星云湖、杞麓湖等高原湖泊都分布在本区内，大部分地区的年降雨量在900-1000毫米，现存植被以云南松林为主。土壤以红壤、紫色土和水稻土为主
	农业面源污染，环境污染、水资源和土地资源短缺
	高原湖盆和城乡交错带的生态脆弱性
	昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全
	调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域区的面源污染


 2、本项目与《云南省生态功能区划》符合性分析

项目用地均在“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，无新增占地。项目满足《产业结构调整指导目录（2024年本）》等政策文件要求，各类污染物均能达标排放。项目采用了先进、清洁的工艺技术和生产设施，符合清洁生产的要求，生产工艺属于国内先进水平，实现了医疗废物的有效处置，有助于实现可持续发展。
综上所述，项目符合《云南省生态功能区划》。

7.4.3与《云南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

1、《云南省“十四五”生态环境保护规划》（云环发〔2022〕13号）相关内容概述

《云南省“十四五”生态环境保护规划》提出：

（1）建立健全生态环境分区引导机制。加快推进“三线一单”落实落地，把“三线一单”作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址的重要依据，确保发展不超载、底线不突破。
（2）建立平战结合医疗废物应急处置体系。各州（市）开展医疗废物集中处置设施升级改造，确保稳定规范运行。统筹新建、在建和现有危险废物焚烧设施、协同处置固体废物的水泥窑、生活垃圾焚烧设施等设施资源，建立协同应急处置设施清单，完善物资储备体系，保障重大疫情医疗废物应急处置能力。2021年底前，各州（市）人民政府应至少确定一座协同应急处置设施，明确应急状态管理流程和规则。各县（市、区）完善医疗废物收集转运处置体系并逐步覆盖农村地区。强化医疗废物源头分类，设置医疗废物专门的收集容器和暂存点。精准有效做好常态化疫情防控相关环保工作，加强医疗废物等处理处置环境监管。到2022年底，基本补齐医疗废物处理设施短板，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到100%。

（3）生态环境风险有效防范。涉危、涉重和医疗废物环境风险防控能力明显增强，核与辐射监管能力持续加强，核安全和公众健康得到有效保障。
（4）“专栏16 危险废物医疗废物风险防范重大工程”中提出：医废收集处理设施补短板工程。提标改造一批医疗废物处理处置设施，各地级及以上城市建成至少1个符合要求的医疗废物集中处置设施。各县（市、区）建成医疗废物收集转运处置体系，实现县级以上医疗废物全收集全处理。

2、本项目与《云南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

根据7.2章节对照分析，本项目的建设符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》相关要求。
本项目在玉溪市通海县建设，目前通海县及周边区县没有1家符合要求的医疗废物集中处置单位，本项目的建设将补齐通海县医疗废物处置的短板，符合《云南省“十四五”生态环境保护规划》中“专栏16”的相关要求。
7.4.4与《云南省重点流域水生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

《云南省重点流域水生态环境保护“十四五”规划》从水环境、水资源、水生态三个方面设置了共10项指标，其中包括3个约束性指标和7个预期性指标。总体目标是：到2025年，主要水污染物排放总量持续减少，水生态环境持续改善，在面源污染防治、水生态恢复方面取得突破，水生态环境保护体系更加完善水生态环境治理体系和治理能力显著提升，水环境、水生态、水资源等要素系统治理、统筹推进格局基本形成协同推进上下游、左右岸、岸上和水里的污染防治与生态保护，努力构建“三水共治”新格局。
为完成预定目标指标，拟实施六项重点任务：一是从整体发展角度出发，构建水生态环境保护新格局，健全流域水生态环境综合管控体系、推进流域区域协同治理、推动降碳减污扩绿增长。二是持续保持和改善水环境质量，包括优先保障饮用水水质安全、全面推进水质良好水体保护、着力实施重污染河流消劣。三是从水环境方面，巩固深化水污染治理。重点包括加强入河排污口排查整治、推动工业企业稳定达标排放、推进城镇污水收集处理、持续推进农业农村污染防治加强船舶和码头污染防治、梯级深化黑臭水体整治。四是从水资源方面，着力保障河湖基本生态用水，完善河湖生态流量管理机制、加强河湖生态流量监管。五是从水生态方面，积极推动水生态保护修复。包括提升水源涵养能力、实施生态缓冲带保护和监管、保护水生生物多样性。六是有效防范水环境风险，包括加强环境风险防控设施建设、提升环境风险预警能力、以及强化环境风险应急处置同时，针对各流域不同的资源禀赋，提出了长江、珠江、澜沧江、红河、怒江伊洛瓦底江及九大高原湖泊符合各流域特色的重点任务。
建设项目位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”用地范围预留空地内，根据通海县杞麓湖管理局出具的《关于玉溪中科医疗废物集中处置中心项目选址意见的函》，文件明确项目选址均位于杞麓湖湖滨生态红线、湖泊生态黄线范围外，属于杞麓湖流域范围，属于绿色发展区。经叠图（附图13），项目厂界距湖滨生态黄线最近直线距离为1772m、距湖滨生态红线最近直线距离为1988m。
根据工程分析，项目废水均不外排，对周边地表水体无影响，待项目建设完成后，建设单位应及时更新应急预案并按时加强训练，提升环境风险预警能力，避免项目废水非正常外排对周边地表水体水质造成污染。项目建设符合《云南省重点流域水生态环境保护“十四五”规划》相关要求。
7.4.5与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性分析

根据云南省生态环境厅2022年8月30日印发的《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》（云环通〔2022〕120号），项目与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》相符性分析见下表。
表7.4-2 与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性分析
	序号
	主要任务
	项目情况
	相符性

	1
	严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	建设项目正在办理环评手续，项目环评提出分区防渗等措施，防治污染物泄漏对土壤造成污染，污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	符合

	2
	严格污染地块用地准入。合理规划污染地块用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用。各级自然资源部门对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地：不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。依法应当开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成的地块，以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控、修复无关的项目。从事土地开发利用活动，应当采取有效措施，防止、减少土壤污染，并确保建设用地符合土壤环境质量要求。
	建设项目不属于农药、化工、有色金属等行业。
	符合

	3
	落实地下水防渗和监测措施。督促“一企一库““两场两区”采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测。指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施。省级生态环境部门组织开展地下水污染防治重点排污单位周边地下水环境监测。
	建设项目对相关构筑物采取分区防渗，并设置地下水监控井，后期将依托现有生活垃圾焚烧厂5口例行监测井，并新增GW6监测井。
	符合


7.4.6与国土空间规划符合性分析

2024年3月29日，《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》取得了云南省人民政府的批复文件，“关于《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复”（云政复〔2024〕16号）。
2025年1月17日，玉溪市人民政府公开发布了《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》。相关内容如下：
第15条 城镇开发边界
坚持节约集约、绿色发展，优先将近期明确的市级以上重大建设项目、各类依法批准的开发区等可集中进行城镇开发建设的区域，引导形成集约紧凑的城镇空间格局。全市划定城镇开发边界255.88平方千米，占全市国土面积的1.71%，主要位于中心城区、县（市）城区，以及澄江产业园区九村片区、通海产业园区里山片区、新平产业园区绿色钢城片区等工业园区，其中，中心城区城镇开发边界116.28平方千米。全市城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.293倍以内。
城镇开发边界内实施“详细规划+规划许可”的管制方式，并加强与城市“四线”协同管控。城镇开发边界外的建设，按照主导用途分区，实行“详细规划+规划许可”和“约束指标+分区准入”的管制方式。城镇建设应避让地质灾害极高和高风险区、地震断裂带、采煤塌陷区、洪涝风险易发区等区域，确实无法避让的应当充分论证建设的可行性，明确减缓不良影响的防护措施，在评估完成并对地质灾害进行治理前，不得实施建设工程，保障城镇建设安全。
第19条 规划分区
锚固国土空间开发与保护格局，将全市划分为生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村发展区和矿产能源发展区六类分区。
城镇发展区。为城镇开发边界和工业用地拓展线围合的范围，集中分布在红塔—江川中心城区、各县（市）城区、各建制镇镇区以及其他集中建设的独立产业园区等地区，占全域国土空间的2.09%。城镇集中建设区占全域国土空间的城镇发展区内合理安排规划指标和年度计划，统筹增量与存量用地，提高土地节约集约利用水平。重点保障工业用地供给，引导工业产业集聚发展。
根据通海县自然资源局出具《通海县“三区三线”数据查询结果》，项目矢量范围内不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内。
因此本项目满足《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》相关要求。
7.4.7与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划》符合性分析

2022年5月10日，玉溪市生态环境局印发《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》。规划系统谋划了“十四五”时期玉溪市生态建设和环境保护目标、指标体系、主要任务、重点工程、组织保障机制，将为玉溪市深入打好污染防治攻坚战，维护生态安全、经济社会绿色转型，让绿水青山源源不断带来金山银山，为实现“百姓富、生态美”的有机统一提供技术支撑和工作指导。
《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》主要目标：是到“十四五”末，全市国土空间开发保护格局得到优化，绿色低碳发展加快推进，生产生活方式绿色转型成效显著；主要污染物排放总量持续减少，大气环境质量基本稳定，水环境质量稳步提升，基本消除国控劣V类断面和城市黑臭水体，“三湖两江”水生态环境质量得到有效巩固及提升，土壤安全利用水平巩固提升，固体废物与化学物质环境风险防控能力明显增强，核与辐射安全监管持续加强，环境安全得到有效保障；生态文明体制改革深入推进，现代环境治理体系建立健全。
《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》任务目标：
一是环境治理。中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度≤21μg/m3；中心城区环境空气质量优良天数比例≥98.5%；地表水国控断面达到或好于川类水体比例≥80%；消除地表水国控断面劣V类水体，地下水国控区域点位无V类水；基本消除县级及以上城市建成区黑臭水体；农村生活污水治理率≥45%；县级及以上城市集中式饮用水源水质达标率达到100%；主要污染物NOx、VOCs、CODCr、NH3-N减排量分别达到7880吨、740吨、2461吨、230吨。
二是应对气候变化。单位国内生产总值二氧化碳排放降低及单位国内生产总值能源消耗降低控制在省下达指标内；非化石能源占一次能源消费总量比例达到33.03%。
三是环境风险防控。受污染耕地安全利用率控制在省下达指标内；重点建设用地安全利用得到有效保障；有效控制放射源辐射事故年发生率。
四是生态保护。生态质量指数稳中向好；国家重点保护野生动/植物种数保护率均达到90%；森林覆盖率达到65%；典型生态系统保护率达到90%；生态保护红线占国土面积比例稳定保持。
项目主要污染来源于项目生产过程，在落实环评提出的各项环保措施后，项目废水均不外排；废气、噪声可以实现达标排放，固体废物处置率100%；项目对环境质量的影响降到可接受范围内。项目建设符合《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》相关要求。
7.5与相关条例、规范条件的符合性分析

7.5.1与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析

1、《云南省生物多样性保护条例》相关内容概述

《云南省生物多样性保护条例》旨在保护生物多样性，保障生态安全，由云南省第十三届人大常务委员会第五次会议于2018年9月21日审议通过并公布，共七章四十条 ，自2019年1月1日起施行。其中《条例》第四条、第二十九条对企业提出了要求，第四条要求“企业事业单位和其他生产经营者应当采取资源利用效率高、对生物多样性影响小的绿色生产方式，防止、减少对生物多样性的破坏，对生物多样性所造成的损害依法承担责任。”；第二十九条要求“新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。”

2、本项目与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析

本项目属于医疗废物处置项目，选址位于玉溪市通海县杨广镇“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，项目区不涉及国家级和省级自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重要生态系统、重要物种栖息地等环境敏感区和特殊功能生态区，不会造成重要生态系统和重要物种栖息地的破坏，项目符合《云南省生物多样性保护条例》要求。

7.5.2与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》符合性分析

1、《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》相关内容概述

根据《中国生物多样性保护战略与行动计划（2011－2030 年）》划分的中国生物多样性保护优先区域，结合云南生态系统类型的典型性、特有程度、特殊生态功能以及物种的丰富程度、珍稀濒危程度、受威胁因子、经济用途、科学研究价值等因素，提出了全省生物多样性保护的6个一级优先区域和18个二级优先区域，涉及16个州、市101个县、市、区，总面积约9.5万平方千米，占云南国土面积的23.8%。

（1）滇西北高山峡谷针叶林区域

该区域包括高黎贡山北段温凉性针叶林区、梅里雪山－碧罗雪山寒温性针叶林区、云岭山脉寒温性－暖温性针叶林区和香格里拉山原寒温性针叶林区4个区。

（2）云南南部边缘热带雨林区域

该区域包括高黎贡山南段中山湿性常绿阔叶林区、铜壁关热带雨林区、南汀河热带雨林区、西双版纳热带雨林区、红河湿润雨林区5个区。

（3）滇东南喀斯特东南季风阔叶林区域

范围涉及丘北、文山、广南、富宁、砚山、西畴、马关和麻栗坡等县、市。

（4）滇东北乌蒙山湿润常绿阔叶林区域

该区域包括乌蒙山湿润常绿阔叶林区和金沙江下游干热河谷区2个区。

（5）澜沧江中游－哀牢山中山湿性常绿阔叶林区域

该区域包括澜沧江中山宽谷常绿阔叶林区、无量山中山湿性常绿阔叶林区和哀牢山中山湿性常绿阔叶林区3个区。

（6）云南高原湿地区域

该区域包括滇中高原湖泊区、滇西北高原湖泊区和滇东北高山沼泽化草甸区3个区。

2、本项目与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》符合性分析

对照《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》中云南生物多样性保护优先区域区划图，本项目所在的通海县不在全省生物多样性保护的6个一级优先区域和18个二级优先区域内。因此，本项目与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》相符。

7.5.3与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》符合性分析

根据《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030）》，项目不在云南省生物多样性保护优先区域。建设项目位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，不会对重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境造成较大影响，项目符合《云南省生物多样性保护战略与行动计划》相关要求。
7.5.4与《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》符合性分析

根据通海县杞麓湖管理局出具的《关于玉溪中科医疗废物集中处置中心项目选址意见的函》，文件明确项目选址均位于杞麓湖湖滨生态红线、湖滨生态黄线范围外，属于绿色发展区。云南省人民政府办公厅2022年4月28日发布了《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》（云政发〔2022〕25号），项目与其相符性分析见下表。
表7.5-1   与《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》符合性分析

	序号
	管控要求
	建设项目
	相符性

	绿色发展区管控
	科学确定人口和城镇建设规模。远湖布局、离湖发展，科学划定城镇开发边界，优先安排从生态保护核心区和生态保护缓冲区迁出的建设需求。按照湖泊保护需要，根据集约适度、绿色发展的原则，加快国土空间规划编制及管控。湖泊面山区域严禁连片房地产开发。
	根据《通海县“三区三线”数据查询结果》，项目矢量范围内不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内。
	符合

	
	严格管控建设用地总规模。建设用地以挖掘存量用地潜力、高效利用为主，新增建设用地主要用于保障基础设施、公共服务设施等民生项目用地需求。对资源条件优越，旅游、休闲、康养等发展潜力较大的绿色产业，新增建设用地须严格论证。
	项目依托“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内预留用地进行建设，不新增占地。
	符合

	
	统筹加快“两污”治理。加快推进城镇污水处理厂扩容提标、雨污分流设施改造，加强农村生活污水治理与农村厕所革命有机衔接，积极推动农村生活污水、粪污无害化处理和资源化利用。加强垃圾收集、转运、处置等各类环境基础设施建设、运营和维护。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城市生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。
	建设项目生产废水经新建生产废水预处理站（“调节+沉淀+次氯酸钠消毒”）处理后，送至生活垃圾焚烧厂已建的渗滤液处理站，处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2排放浓度限值要求，浓液用于石灰制浆、烟气净化降温、飞灰稳定化和回喷焚烧炉，清液用于循环水池和冷却塔补水，可完全回用，不外排。生活垃圾产生及处理情况依托“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”进行。
	符合

	
	全面提高用水效率。开展农业高效节水示范区建设，提高农田灌溉水有效利用系数。严格执行节水型企业标准、用水定额标准等，实施节水技术改造。加强再生水利用，鼓励将再生水优先用于工业生产、生态景观、建筑施工、城市杂用等。2025年底前，流域内万元GDP用水量和万元工业增加值用水量较2020年降幅均达16%以上。
	项目用水依托生活垃圾焚烧厂区1座净水站供水，内配置2套生产水净水器，单台处理能力为75m3/h ，采用混凝、沉淀、过滤的处理工艺，产生的浓水排入污泥池，经沉淀后排入清水池，返回净水器进行处理。生活水使用除盐水系统一级反渗透产水。
	符合

	
	加快开展面源污染治理。全面推进控肥增效、控药减害、控膜减量、控水降耗“四控行动”。在滇池、洱海、抚仙湖等湖泊开展初期雨水治理试点，探索初期雨水分质处理方式。
	建设项目废水均不外排。
	符合

	
	持续推进高标准农田建设。深入落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力实施高标准农田建设工程，加快补齐农田基础设施短板，逐步实现土地平整、集中连片、机力畅通、灌排配套的现代农业格局。利用调蓄库塘、生态沟渠等措施，收集农田灌溉退水，加强循环利用。
	建设项目不涉及。
	符合

	
	深入推进水权水价改革。建立水权交易机制，制定具体工作计划，明晰区域水资源管理权限，确定取用水总量控制指标，开展用水水权分配和有偿使用。推广农业用水计量收费，完善城镇居民阶梯水价和非居民用水超定额累进加价制度，充分发挥水价在水资源配置、水需求调节和水污染防治等方面的杠杆作用。
	项目用水依托生活垃圾焚烧厂区1座净水站供水，内配置2套生产水净水器，单台处理能力为75m3/h ，采用混凝、沉淀、过滤的处理工艺，产生的浓水排入污泥池，经沉淀后排入清水池，返回净水器进行处理。生活水使用除盐水系统一级反渗透产水。
	符合

	
	全力发展绿色低碳循环经济。优化种植业结构，推广绿色生态种植，鼓励耕地轮作。加快产业结构调整，淘汰落后产能，制定迁出计划，将现有“高污染、高耗水、高耗能”企业全部迁出流域外。鼓励文化创意、会议会展、运动休闲、康体养生、乡村度假、科研设计、总部经济等绿色高附加值服务业的发展。深入实施乡村振兴战略，大力发展生态农业、生态旅游业等生态友好型产业，推进文旅农融合发展。
	建设项目不涉及。
	符合

	
	大力推进流域生态修复。2025年底前，洱海、泸沽湖、阳宗海主要入湖河道水质均在Ⅲ类及以上，其余湖泊主要入湖河道全面消除Ⅴ类、劣Ⅴ类水体。全面排查流域内矿山，按照自然保护地、生态保护红线管理要求分类处置，并按照宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜景则景的原则进行生态修复，推进历史遗留矿山生态修复。积极推进国土绿化行动，加强湖泊面山绿化和生态修复，提高森林覆盖率，减少水土流失，涵养水源，提升森林、草原系统生态功能。加强入湖河道综合治理，常态化开展“乱占、乱采、乱堆、乱建”清理行动，促进河道生态修复。加强入湖河道管理，严格主要入湖河道管理范围内建设项目和活动的审批及监管。
	根据云南省生态环境厅公开发布的《九大高原湖泊水质监测月报》中2024年1月~12月湖泊水质评价结果可知，2024年杞麓湖水质类别为V类~劣V类，水质现状不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。杞麓湖水体超标主要是受杞麓湖沿线农业及生活面源影响。
	符合

	
	积极探索生态保护补偿机制。依托流域内现有产业布局和自然资源分布，制定工作计划，开展生态系统生产总值（GEP）核算。建立湖泊生态质量监测评价机制。科学制定补偿标准，探索实施森林、湿地、河道、种植结构调整等生态效益补偿机制。探索完善用能权、排污权、碳排放权交易制度。健全生态环境质量考核奖惩机制。
	建设项目不涉及。
	符合


综上，项目符合《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》相关要求。
7.5.5与《杞麓湖保护“三区”管控实施细则》符合性分析

根据《云南省杞麓湖保护条例》和《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》（云政发〔2022〕25 号），结合杞麓湖实际情况，为实现依法治湖、科学治湖、系统治湖、责任治湖，以生态环境高水平保护促进流域经济社会高质量发展制定《杞麓湖保护“三区”管控实施细则》。项目与其相符性分析见下表。
表7.5-2   与《杞麓湖保护“三区”管控实施细则》符合性分析

	序号
	管控要求
	建设项目
	相符性

	绿色发展区管控
	科学确定人口和城镇建设规模。编制实施《通海县国土空间总体规划（2021-2035）年、《杞麓湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021-2035年）》。坚持“远湖布局、离湖发展”科学划定城镇开发边界，优先安排从生态保护核心区和生态保护缓冲区迁出的建设需求。湖泊面山区域严禁连片房地产开发。
	根据《通海县“三区三线”数据查询结果》，项目矢量范围内不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内。建设项目与《通海县国土空间总体规划（2021-2035年）》相符
	符合

	
	严格管控建设用地总规模。严格执行国土空间规划管控要求，严控开发强度，建设用地以挖掘存量用地潜力、高效利用为主，加强村庄闲散用地整合，鼓励低效用地增容改造和深度开发。新增建设用地主要用于保障基础设施、公共服务设施等民生项目用地需求。对资源条件优越，旅游、休闲、康养等发展潜力较大的绿色产业，新增建设用地须严格论证。
	项目依托“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内预留用地进行建设，不新增占地。
	符合

	
	统筹加快“两污”治理。

（1）完善城乡生活污水治理体系。采取城乡区别、分片集中、分区分类、精准有效治理生活污水补齐城镇污水管网短板实施雨污分流工程，提升城镇污水处理能力，推进污水处理厂提标改造，加强农村生活污水治理与农村“厕所革命"有机衔接。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达 95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上。

（2）加强垃圾收集、转运、处置等各类环境基础设施建设、运营和维护。2025年底前实现城市生活垃圾处理率达97%以上实现农村生活垃圾处理设施全覆盖，垃圾分类投放、统一运输集中处理；推进农业生产废弃物收集、处置和综合利用,开展“清洁田园"行动，严格肥料农药包装废弃物、废弃农膜回收处置；集中收处餐饮经营户餐厨垃圾，实现食堂（客事房）餐饮经营户收处全覆盖。

（3）积极推动粪污无害化处理和资源化利用。落实禁养区、限养区管理规定，禁养区全面退出畜离养殖，严防反弹；限养区禁止新增规模养殖场，养殖数量只减不增，规范现有养殖场污染防治措施，达不到要求的依法整改。2025年底前，畜禽粪污综合利用率达90%以上。
	（1）项目生产废水经生产废水预处理站消毒处理后送入生活垃圾焚烧厂已建的渗滤液处理站，处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2排放浓度限值要求，浓液用于石灰制浆、烟气净化降温、飞灰稳定化和回喷焚烧炉，清液用于循环水池和冷却塔补水，可完全回用，不外排。

（2）生活垃圾产生及处理情况依托“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”进行。

（3）建设项目不涉及。
	符合

	
	全面提高用水效率。开展农业高效节水示范区建设，提高农田灌溉水有效利用系数。严格执行节水型企业标准、用水定额标准等，实施节水技术改造。加强再生水利用，鼓励将再生水优先用于工业生产、生态景观、建筑施工、城市杂用等。2025年底前，流域内万元GDP用水量和万元工业增加值用水量较2020年降幅均达16%以上。
	项目用水依托生活垃圾焚烧厂区1座净水站供水，内配置2套生产水净水器，单台处理能力为75m3/h ，采用混凝、沉淀、过滤的处理工艺，产生的浓水排入污泥池，经沉淀后排入清水池，返回净水器进行处理。生活水使用除盐水系统一级反渗透产水。
	符合

	
	加快开展面源污染治理。全面推进控肥增效、控药减害、控膜减量、控水降耗“四控行动”。全面落实种植结构调整，加快绿色农业发展，实行农业生产种植作物清单制度，实现环境友好型作物只增不减。
	建设项目不涉及。
	符合

	
	持续推进高标准农田建设。深入落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快发展数字农业、智慧农业、设施农业，大力实施高标准农田建设工程，加快补齐农田基础设施短板，逐步实现土地平整、集中连片、机力畅通、灌排配套的现代农业格局，打造农业绿色发展先行区。利用湖外农业用水循环工程、生态沟渠等设施，收集农田灌溉退水，加强循环利用。
	建设项目不涉及。
	符合

	
	深入推进水权水价改革。探索源头用水管控和付费机制推动节约用水、集约用水、精准用水。探索建立水权交易机制明晰区域水资源管理权限,确定取用水总量控制指标，开展用水水权分配和有偿使用。制定水价综合改革实施方案，组织开展水价综合改革工作，推广农业用水计量收费,实施阶梯水价计量收费，充分发挥水价在水资源配置、水需求调节和水污染防治等方面的杠杆作用。
	项目用水依托生活垃圾焚烧厂区1座净水站供水，内配置2套生产水净水器，单台处理能力为75m3/h ，采用混凝、沉淀、过滤的处理工艺，产生的浓水排入污泥池，经沉淀后排入清水池，返回净水器进行处理。生活水使用除盐水系统一级反渗透产水。
	符合

	
	全力发展绿色低碳循环经济。

（1）优化种植业结构,推广绿色生态种植，鼓励耕地轮作。积极引进高水准蔬菜企业，解决农业可持续发展问题。加快产业结构调整，淘汰落后产能，构建绿色低碳工业体系，提升绿色产业比重。排查现有“高污染、高耗水、高耗能”企业，制定计划逐步迁出流域外。鼓励文化创意、会议会展、运动休闲、康体养生乡村度假、科研设计、总部经济和大培训等绿色高附加值服务业发展。

（2）深入实施乡村振兴战略，大力发展生态农业、生态旅游业等生态友好型产业，推进农文旅融合发展。
	建设项目不涉及。
	符合

	
	大力推进流域生态修复。

（1）2025年底前，主要入湖河道全面消除V类、劣V类水体。加强入湖河道综合治理，常态化开展“乱占、乱采、乱堆、乱建"清理行动，实施生态修复。加强入湖河道管理，严格主要入湖河道管理范围内建设项目和活动的审批及监管。

（2）全面排查流域内矿山，按照自然保护地、生态保护红线管理要求分类处置，并按照宜林则林、宜耕则耕、宜草则草宜景则景的原则进行生态修复，推进历史遗留矿山生态修复。积极推进国土绿化行动，加强湖泊面山绿化和生态修复，提高森林覆盖率，减少水土流失，涵养水源，提升森林系统生态功能。

（3）加强流域生物多样性保护,突出物种恢复和保护，建立外来物种长效防控机制，维护生态系统平衡。
	（1）根据云南省生态环境厅公开发布的《九大高原湖泊水质监测月报》中2024年1月~12月湖泊水质评价结果可知，2024年杞麓湖水质类别为V类~劣V类，水质现状不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。杞麓湖水体超标主要是受杞麓湖沿线农业及生活面源影响。建设项目废水均不外排。

（2）建设项目不涉及。
（3）建设项目不涉及。
	符合

	
	积极探索生态保护补偿机制。依托流域内现有产业布局和自然资源分布，制定工作计划，开展生态系统生产总值（GEP）核算。建立湖泊生态质量监测评价机制。科学制定补偿标准，探索实施森林、湿地、河道、种植结构调整等生态效益补偿机制。探索完善用能权、排污权、碳排放权交易制度。健全生态环境质量考核奖惩机制。
	建设项目不涉及。
	符合


综上，建设项目符合《杞麓湖保护“三区”管控实施细则》相关要求。
7.5.6与《云南省杞麓湖保护条例》符合性分析

根据《云南省杞麓湖保护条例》（2024年1月1日）及玉溪市人民政府关于印发《云南省抚仙湖星云湖杞麓湖湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》的通知（玉政发〔2022〕19号），且根据通海县杞麓湖管理局出具的《关于玉溪中科医疗废物集中处置中心项目选址意见的函》，文件明确项目选址均位于杞麓湖湖滨生态红线、湖泊生态黄线范围外，属于绿色发展区。
经叠图（附图13），项目厂界距湖滨生态黄线最近直线距离为1772m、距湖滨生态红线最近直线距离为1988m。

对照杞麓湖绿色发展区相关要求，项目相符性分析见下表。
表7.5-3   与《云南省杞麓湖保护条例》符合性分析

	序号
	细则内容
	建设项目
	相符性

	绿色发展区
	绿色发展区应当科学确定人口和城镇建设规模，严格管控建设用地总规模。加快产业结构调整，淘汰落后产能，逐步退出高污染、高耗水、高耗能项目。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目为鼓励类，不属于淘汰落后产能项目。项目位于城镇开发边界内，符合《通海县国土空间总体规划（2021-2035年）》。
	符合

	绿色发展区禁止行为
	（一）新建、改建、扩建严重污染环境、破坏生态平衡和自然景观的项目；
	建设项目不属于严重污染环境、破坏生态平衡和自然景观的项目。
	符合

	
	（二）开山、采石、挖砂、取土、毁林、毁草、挖树根等；
	建设项目不涉及开山、采石、挖砂、取土、毁林、毁草、挖树根等。
	符合

	
	（三）采矿、选矿；
	建设项目不涉及采矿、选矿。
	符合

	
	（四）侵占河堤、护岸，损毁或者擅自移动防汛、水文、水利、科研、气象、测量、环境监测、杞麓湖保护相关标牌、环卫等设施；
	建设项目不涉及侵占河堤、护岸，损毁或者擅自移动防汛、水文、水利、科研、气象、测量、环境监测、杞麓湖保护相关标牌、环卫等设施。
	符合

	
	（五）向入湖河道、沟渠、城镇排水管网排放超过国家、地方水污染排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标的水污染物；
	建设项目废水均不外排。
	符合

	
	（六）向入湖河道、沟渠及河道岸坡排放、倾倒、填埋油类、酸液、碱液、剧毒废液（渣）等；
	建设项目固废处置率100%，不涉及向入湖河道、沟渠及河道岸坡排放、倾倒、填埋油类、酸液、碱液、剧毒废液（渣）等。
	符合

	
	（七）在入湖河道、沟渠、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；
	建设项目不涉及在入湖河道、沟渠、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物。
	符合

	
	（八）向入湖河道、沟渠、水库倾倒粪便、污水；
	建设项目废水均不外排。
	符合

	
	（九）在入湖河道、沟渠、水库内丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；
	建设项目不使用农药，不涉及在入湖河道、沟渠、水库内丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械。
	符合

	
	（十）随意倾倒垃圾、抛撒或者堆放泡沫、塑料餐饮具、塑料袋等；
	建设项目不涉及随意倾倒垃圾、抛撒或者堆放泡沫、塑料餐饮具、塑料袋等。
	符合

	
	（十一）随意倾倒、堆放、填埋废弃菜叶等农业废弃物；
	建设项目不涉及随意倾倒、堆放、填埋废弃菜叶等农业废弃物。
	符合

	
	（十二）生产、销售、使用杀鼠剂以外的限制使用类农药和含磷洗涤用品；
	建设项目不涉及生产、销售、使用杀鼠剂以外的限制使用类农药和含磷洗涤用品。
	符合

	
	（十三）擅自取水或者违反取水许可规定取水；
	建设项目不涉及取水。
	符合

	
	（十四）擅自释放或者丢弃外来物种；
	建设项目不涉及擅自释放或者丢弃外来物种。
	符合

	
	（十五）违法猎捕、杀害、买卖野生动物；
	建设项目不涉及猎捕、杀害、买卖野生动物。
	符合

	
	（十六）损毁或者擅自移动界桩、标识；
	建设项目不涉及。
	符合

	
	（十七）法律、法规禁止的其他行为。
	建设项目不涉及。
	符合


综上，项目符合《云南省杞麓湖保护条例》相关要求。
7.5.7与《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》（发改环资〔2020〕696号）符合性分析

根据《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》（发改环资〔2020〕696号）要求，“二、实施目标：争取1～2年内尽快实现大城市、特大城市具备充足应急处理能力；每个地级以上城市至少建成1个符合运行要求的医疗废物集中处置设施；每个县（市）都建成医疗废物收集转运处置体系，实现县级以上医疗废物全收集、全处理，并逐步覆盖到建制镇，争取农村地区医疗废物得到规范处置。
三、主要任务：（三）大力推进现有医疗废物集中处置设施扩能提质。各地区要按照医疗废物集中处置技术规范等要求，在对现有医疗废物集中处置设施进行符合性排查基础上，加快推动现有医疗废物集中处置设施扩能提质改造，确保处置设施满足处置要求，并符合环境保护、卫生等相关法律法规要求。医疗废物处置设施超负荷、高负荷的地市要进行医疗废物处置设施提标改造，提升处置能力。2020年底前每个地级以上城市至少建成1个符合运行要求的医疗废物集中处置设施。（四）加快补齐医疗废物集中处置设施缺口。截止到2020年5月，尚没有医疗废物集中处置设施的（不含规划建设的）地级市，要加快规划选址，推动建设医疗废物集中处置设施，补齐设施缺口。鼓励人口50万以上的县（市）因地制宜建设医疗废物集中处置设施，医疗废物日收集处置量在5吨以上的地区，可以建设以焚烧、高温蒸煮等为主的处置设施。鼓励跨县（市）建设医疗废物集中处置设施，实现设施共享。鼓励为偏远基层地区配置医疗废物移动处置和预处理设施，实现医疗废物就地处置。（五）健全医疗废物收集转运处置体系。加快补齐县级医疗废物收集转运短板。依托跨区域医疗废物集中处置设施的县（区），要加快健全医疗废物收集转运处置体系。收集处置能力不足的偏远区县要新建收集处置设施。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆。收集转运能力应当向农村地区延伸”。
本项目选址位于玉溪市通海县杨广镇“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，项目服务范围为玉溪全市医疗机构（含私立医院、私立诊所、医务室和宠物诊疗机构），主要集中在通海、华宁、江川和澄江等4县区，同步兼顾其他5个县区。
项目建成后拟配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，符合文件精神。

7.5.8与《医疗废物管理条例》符合性分析

1、《医疗废物管理条例》相关内容概述

本项目涉及《医疗废物管理条例》对医疗废物的接收、运输、贮存、处置及医疗废物集中处置单位提出的相关要求。项目不涉及水上运输，建成后应严格按照该条例运行管理。该条例第二十四条提出了选址要求，第二十八条要求医疗废物集中处置单位应当安装污染物排放在线监控装置，并确保监控装置经常处于正常运行状态。对于选址要求如下：

第二十四条医疗废物集中处置单位的贮存、处置设施，应当远离居（村）民居住区、水源保护区和交通干道，与工厂、企业等工作场所有适当的安全防护距离，并符合国务院环境保护行政主管部门的规定。

《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中4.3提出：“处理处置设施厂址应与敏感目标之间设置一定的防护距离，防护距离应根据厂址条件、处理处置技术工艺、污染物排放特征及其扩散因素等综合确定，并应满足环境影响评价文件及审批意见要求。”

《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）中5.1.3规定：“处置厂选址应遵守《医疗废物管理条例》第24条规定，远离居（村）民区、交通干道，要求处置厂厂界与上述区域和类似区域边界的距离大于800m。处置厂的选址应遵守国家饮用水源保护区污染防治管理规定。处置厂距离工厂、企业等工作场所直线距离应大于300m，地表水域应大于150m。”其中，5.1.3条款所确定处置厂指采用高温热处置技术的处置厂。根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）中对于高温热处置技术的解释：“本规范是指高温焚烧、高温热解焚烧以及其它类似的固体废物处置技术”。因此，该规范仅对采用焚烧工艺的项目明确选址要求。

2、本项目与《医疗废物管理条例》符合性分析

根据现场踏勘了解情况，项目厂区距离最近关心点为东南955m的上水槽子；项目距离西侧杞麓湖约2381m，项目位于“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，周边还存在通海县城市生活垃圾填埋场。

同时，按照《关于执行<医疗废物集中处置技术规范（试行）>有关事项的复函》（环函〔2011〕72号）中对于污染源与敏感区域之间的距离问题有如下意见：“在《加强国家污染物排放标准制修订工作的指导意见》（国家环境保护总局2007年第17号公告）中明确规定，即标准中不规定统一的污染源与敏感区域之间的合理距离（防护距离），两者之间具体的空间位置关系应根据污染源的性质和当地的自然、气象条件等因素，通过环境影响评价确定。”

根据大气环境影响章节相关分析，本项目不需设置大气防护距离。距离本项目最近的居民点为东南955m的上水槽子，不会对其造成影响。
综上分析，项目建设符合《医疗废物管理条例》的相关要求。

7.6与相关技术规范的符合性分析

7.6.1与《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）符合性分析

项目设备配置和运行满足《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号），运行过程中严格落实收集、运输、暂存要求以及加强管理污染物治理设施运行管理，做到污染物达标排放，项目可以满足《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）要求。
表7.6-1   与《医疗废物集中处置技术规范》符合性分析

	相关规定
	项目情况
	符合性

	3医疗废物的交接
	3.1医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。
	运行中按要求实施
	符合

	
	3.3每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。
	运行中按要求实施
	符合

	
	3.4医疗废物处置单位应当填报医疗废物处置月报表，报当地环保主管部门。
	运行中按要求实施
	符合

	4.1医疗废物的运送
	4.1.1医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。
	项目配套医疗废物转运车5辆，满足要求。车辆及周转箱消毒清洗废水经收集后由项目自建的生产废水预处理站处理，再送至依托的生活垃圾焚烧厂已建的渗滤液处理站处理后回用于循环系统补水，不外排。
	符合

	
	4.1.2运送车辆应配备
（1）本规范文；（2）《危险废物转移联单》（医疗废物专用）；（3）《医疗废物运送登记卡》；（4）运送路线图；（5）通讯设备；（6）医疗废物产生单位及其管理人员名单与电话号码；（7）事故应急预案及联络单位和人员的名单、电话号码；（8）收集医疗废物的工具、消毒器具与药品；（9）备用的医疗废物专用袋和利器盒；（10）备用的人员防护用品。
	运行中按要求实施
	符合

	
	4.1.3图形和文字标识
（1）医疗废物运送车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识；
（2）运送车辆驾驶室两侧喷涂医疗废物处置单位的名称和运送车辆编号。
	项目配套医疗废物转运车5辆，车辆前部和后部以及车厢两侧按要求设有专用警示标示，车辆编号及处置单位名称，运行中按要求实施
	符合

	4.2运送要求
	4.2.1医疗废物处置单位应当根据总体医疗废物处置方案，配备足够数量的运送车辆和备用应急车辆。医疗废物处置单位应为每辆运送车指定负责人，对医疗废物运送过程负责。
	共配备5辆医疗废物运输车辆，可以满足运输需求。按要求指定每辆运输车负责人。
	符合

	
	4.2.2运送频次：对于有住院病床的医疗卫生机构，处置单位必须每天派车上门收集，做到日产日清；对于确实无法做到日产日清的有住院病床的医疗卫生机构，应按本规范2.4条第2款要求处理。对于无住院病床的医疗卫生机构，如门诊部、诊所，医疗废物处置单位至少2天收集一次医疗废物。
	运行中按要求实施
	符合

	
	4.2.3运送路线：尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路
	运行中按要求实施
	符合

	
	4.2.4经包装的医疗废物应盛放于可重复使用的专用周转箱（桶）或一次性专用包装容器内。专用周转箱（桶）或一次性专用包装容器应符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。
	运行中按要求实施
	符合

	
	4.2.5医疗废物装卸载尽可能采用机械作业，将周转箱整齐地装入车内，尽量减少人工操作；如需手工操作应做好人员防护。
	运行中按要求实施
	符合

	
	4.2.6医疗废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。运送车辆负责人应对每辆运送车是否配备本规范4.1.2所要求的辅助物品进行检查，确保完备。
	运行中按要求实施
	符合

	
	4.2.7医疗废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。
	运行中按要求实施
	符合

	
	4.2.8车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物。
	运行中按要求实施
	符合

	4.3消毒和清洗要求
	4.3.1医疗废物处置单位必须设置医疗废物运送车辆清洗场所和污水收集消毒处理设施。医疗废物运送专用车每次运送完毕，应在处置单位内对车厢内壁进行消毒，喷洒消毒液后密封至少30分钟。医疗废物运送的重复使用周转箱每次运送完毕，应在医疗卫生机构或医疗废物处置单位内对周转箱进行消毒、清洗、已设置运输车辆、周转箱消毒冲洗设施。
	配备医疗废物转运车5台及医疗专用周转箱1000个，配套设置消毒冲洗设施，生产废水预处理站等配套环保设施
	符合

	
	4.3.2医疗废物运送车辆应至少2天清洗一次（北方冬季、缺水地区可适当减少清洗次数），或当车厢内壁或（和）外表面被污染后，应立刻进行清洗。禁止在社会车辆清洗场所清洗医疗废物运送车辆。
	本项目运行期间医疗废物转运车每天清洗1次，在医疗废物处置车间内进行消毒。
	符合

	
	4.3.3清洗污水应收集入污水消毒处理设施，不可在不具备污水收集消毒处理条件时清洗内壁，禁止任意向环境排放清洗污水。车辆清洗晾干后方可再次投入使用。
	车辆及周转箱消毒清洗废水经收集后由项目自建的生产废水预处理站处理，再送至依托的生活垃圾焚烧厂已建的渗滤液处理站处理后回用于循环系统补水，不外排
	符合

	4.5运送人员专业技能与职业卫生防护
	4.5.1专业技能
（1）熟悉有关的环保有关法律法规，掌握环保部门制定的医疗废物管理的规章制度；

（2）熟知本岗位的职责和理解本规范的重要性；

（3）熟悉医疗废物分类与包装标识要求，装卸、搬运医疗废物容器（入包装袋、利器盒等）；周转箱（桶）的正确操作程序；

（4）在运送途中一旦发生医疗废物外溢、散落等应急情况时，直到如何采取应急措施，并及时报告。
	运行中按要求实施
	符合

	
	4.5.2职业卫生防护

（1）了解医疗废物对环境和健康的危害性，以及坚持使用个人卫生防护用品的重要性；
（2）运送人员在运送过程中须穿戴防护手套、口罩、工作服、靴等防护用品；
（3）运送人员体检:2次/年，必要时进行预防性免疫接种。
	运行中按要求实施
	符合

	5.2处置厂的设施要求
	5.2.1医疗废物处置单位应在处置厂出入口、暂时贮存设施、处置场所等，按照GB15562.2以及卫生和环保部门制定的《医疗废物专用包装物、容器和警示标识规定》设置警示标志。
	根据建设单位提供的可研及设计资料可知，项目物流出入口、人流出入口、冷库、高温灭菌车间门口均按照《医疗废物专用包装物、容器和警示标识规定》规划设置警示标志；
	符合

	
	5.2.2医疗废物处置单位应在法定边界设置隔离围护结构，防止无关人员和家禽、宠物进入。
	项目已按照要求在厂界外设置隔离护栏
	符合

	
	5.2.3医疗废物处置厂的医疗废物暂时贮存库房、清洗消毒间应采用全封闭、微负压设计，并保证新风量30m3/人.h。室内换出的空气必须进入医疗废物焚烧（热解焚烧）炉内焚烧处理。
	冷库采用全封闭、微负压设计，室内换出的空气与上料废气、灭菌废气、出料废气、破碎废气一同进入“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后经两根15m排气筒排放
	符合

	
	5.2.4 20万人口以上城市的医疗废物集中处置厂，应保证其医疗废物处置设施全年正常运行。
	本项目年运行365天
	符合

	
	5.2.5医疗废物处置厂应建有污水集中消毒处理设施，处置厂的车辆、周转箱、暂时贮存场所、处置现场地面的冲洗污水应先进行消毒处理，再排入处置厂内的污水集中消毒处理设施处理。
	本项目生产废水经新建预处理站和依托已建的渗滤液处理站处理后回用于生活垃圾焚烧厂循环系统补水，属于间接排放。
生产废水预处理站处理工艺如下：调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒；
后端渗滤液处理站处理工艺为：预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）
	符合

	
	5.2.6医疗废物处置厂应建有污泥脱水或干化处理设施，脱水或干化后焚烧处理。
	生产废水预处理站设置有污泥脱水系统，脱水后的污泥消毒后交由有此类危险废物经营许可证的单位处置。
	符合

	
	5.2.7医疗废物处置厂应设自动称重装置，计量医疗废物的处置量。
	已设置1个20t的地磅
	符合

	
	5.2.8医疗废物处置单位应建立符合要求的医疗废物计算机信息管理系统，并定期向环境保护主管部门报送数据。
	项目已设计有医疗废物计算机信息管理系统
	符合

	5.4暂时贮存
	5.4.1进入处置厂的医疗废物若不能立即处置，应盛装于周转箱内贮存于医疗废物暂时贮存库房中。
	项目设计过程中已按相关要求考虑了暂存设施冷库，冷库采用全封闭、微负压设计，同时有污水收集装置，满足暂存要求
	符合

	
	5.4.2医疗废物暂时贮存库房应具有良好的防渗性能，易于清洗和消毒。必须附设污水收集装置，收集暂时贮存库房清洗、消毒产生的污水。
	
	符合

	
	5.4.3当处置厂医疗废物暂时贮存温度≥5℃，医疗废物暂时贮存时间不得超过24小时；当医疗废物暂时贮存温度<5℃，医疗废物暂时贮存时间不得超过72小时。
	本项目冷库设计温度<5℃，医疗废物暂时贮存时间不得超过72小时。
	符合

	6.1分类收集、暂时贮存
	6.1.1医疗废物应由专人收集、双层包装，包装袋应特别注明是高度感染性废物。
	运行中按要求实施
	符合

	
	6.1.2医疗卫生机构医疗废物的暂时贮存场所应为专场存放、专人管理，不能与一般医疗废物和生活垃圾混放、混装。暂时贮存场所由专人使用0.2%-0.5%过氧乙酸或1000mg/l-2000mg/l 含氯消毒剂喷洒墙壁或拖地消毒，每天上下午各一次。
	运行中按要求实施
	符合

	6.2运送和处置
	6.2.1处置单位在运送医疗废物时必须使用固定专用车辆，由专人负责，并且不得与其他医疗废物混装、混运。运送时间应错开上下班高峰期，运送路线要避开人口稠密地区；运送车辆每次卸载完毕，必须使用0.5%过氧乙酸喷洒消毒。
	运行中按要求实施
	符合

	
	6.2.3处置厂内必须设置医疗废物处置的隔离区，隔离区应有明显的标识，无关人员不得进入。
	运行中按要求实施
	符合

	
	6.2.4处置厂隔离区必须由专人使用0.2%-0.5%过氧乙酸或1000mg/l-2000mg/l 含氯消毒剂对墙壁、地面或物体表面喷洒或拖地消毒，每天上下午各一次。
	运行中按要求实施
	符合

	6.3人员卫生防护
	6.3.1运送及焚烧处置装置操作人员的防护要求应达到卫生部门规定的一级防护要求，即必须穿工作服、隔离衣、防护靴、戴工作帽和防护口罩，近距离处置废物的人员还应戴护目镜。
	运行中按要求实施
	符合

	
	6.3.2每次运送或处置操作完毕后立即进行手清洗和消毒，并洗澡。手消毒用0.3%-0.5%碘伏消毒液或快速手消毒剂揉搓1-3分钟。
	运行中按要求实施
	符合

	6.4应急处置要求
	当医疗废物集中处置单位的处置能力无法满足疫情期间医疗废物处置要求时，经环保部门批准，可采用其他应急医疗废物处置设施，增加临时医疗废物处理能力。
	运行中按要求实施
	符合


综上，本项目在落实本环评所提出的收集、运输、暂存要求以及加强管理各污染物治理设施运行管理的措施前提下，做到污染物达标排放，项目可以满足《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）的相关要求。

7.6.2与《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）的符合性分析

本项目与《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）的符合性分析见下表。
表7.6-2  本项目与《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）的符合性分析

	序号
	相关要求
	项目情况
	符合性

	4 选址要求

	4 选址要求
	4.1 医疗废物处理处置设施选址应符合生态环境保护法律法规及相关法定规划要求，并应综合考虑设施服务区域、交通运输、地质环境等基本要素，确保设施处于长期相对稳定的环境。鼓励医疗废物处理处置设施选址临近生活垃圾集中处置设施，依托生活垃圾集中处置设施处置医疗废物焚烧残渣和经消毒处理的医疗废物。
	本项目选址位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内：

（1）本项目的选址不涉及自然保护区、森林公园、国家公园、湿地公园等自然保护地、生态脆弱区公益林地和商品林地。
（2）厂址满足工程建设的工程地质条件、水文地质条件和气象条件；

（3）厂址所在区域不受洪水、潮水或内涝的威胁；

（4）项目与“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”属于同一建设单位，经消毒处理后的医疗废物残渣直接送至生活垃圾焚烧厂处置，符合选址中的鼓励要求。
	符合

	
	4.2 处理处置设施选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	根据通海县自然资源局出具《通海县“三区三线”数据查询结果》，项目矢量范围内不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内。
	符合

	
	4.3 处理处置设施厂址应与敏感目标之间设置一定的防护距离，防护距离应根据厂址条件、处理处置技术工艺、污染物排放特征及其扩散因素等综合确定，并应满足环境影响评价文件及审批意见要求。
	根据大气环境影响章节相关分析，本项目不需设置大气防护距离。距离本项目最近的居民点为东南955m的上水槽子，不会对其造成影响。
	符合

	5 污染控制技术要求

	5.1 收集
	5.1.1 医疗废物处理处置单位收集的医疗废物包装应符合HJ 421的要求。
	本项目所采用的专用周转箱（桶）或一次性专用包装容器符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）。
	符合

	
	5.1.2 处理处置单位应采用周转箱/桶收集、转移医疗废物，并应执行危险废物转移联单管理制度。
	本项目采用周转箱/桶收集、转移医疗废物，并执行危险废物转移联单管理制度。
	符合

	5.2 运输
	5.2.1 医疗废物运输使用车辆应符合GB 19217的要求。
	本项目的运送车辆符合《医疗废物专用转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）。
	符合

	
	5.2.2 运输过程应按照规定路线行驶，行驶过程中应锁闭车厢门，避免医疗废物丢失、遗撒。
	本项目运输过程按照规定路线行驶，行驶过程中均锁闭车厢门。
	符合

	5.3 接收
	5.3.1 医疗废物处理处置单位应设置计量系统。
	本项目设20t地磅，计量医疗废物的处置量。
	符合

	
	5.3.2 处理处置单位应划定卸料区，卸料区地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求，并应设置废水导流和收集设施。
	卸料区位于医疗废物处理车间厂房内南侧，整个处理车间进行重点防渗，并设置有废水导流沟和收集设施。车辆清洗消毒设置在车间外车辆洗消区，占地面积约50m2，露天设置，周围建设废水收集沟渠，配套建设1座3m3转运车消毒废水收集池。
	符合

	5.4 贮存
	5.4.1 医疗废物处理处置单位应设置感染性、损伤性、病理性废物的贮存设施；若收集化学性、药物性废物还应设置专用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。
	本项目设置1间冷库，占地面积53.36m2，有效容积约容积240m3，冷库内分区堆放当天处理的医疗废物。
	符合

	
	5.4.2 贮存设施地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求。墙面应做防渗处理，感染性、损伤性、病理性废物贮存设施的地面、墙面材料应易于清洗和消毒。
	本项目冷库属于重点防渗区，整体医疗废物处置车间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求进行防渗。冷库的地面、墙面材料易于清洗和消毒。
	符合

	
	5.4.3 贮存设施应设置废水收集设施，收集的废水应导入废水处理设施。
	冷库已设置有废水收集系统，清洗废水通过管道送至生产废水预处理站处理。
	符合

	
	5.4.4 感染性、损伤性、病理性废物贮存设施应设置微负压及通风装置、制冷系统和设备，排风口应设置废气净化装置。
	冷库已设置微负压及通风装置、制冷系统和设备，冷库抽风废气与其他有组织废气经过“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后，经15m排气筒排放。
	符合

	
	5.4.5 医疗废物不能及时处理处置时，应置于贮存设施内贮存。感染性、损伤性、病理性废物应盛装于医疗废物周转箱/桶内一并置于贮存设施内暂时贮存。
	本项目设置1间冷库，占地面积53.36m2，有效容积约240m3，冷库内分区堆放当天处理的医疗废物。
	符合

	
	5.4.6 处理处置单位对感染性、损伤性、病理性废物的贮存应符合以下要求：

a） 贮存温度≥5℃，贮存时间不得超过24小时；

b） 贮存温度＜5℃，贮存时间不得超过72小时；

c） 偏远地区贮存温度＜5℃，并采取消毒措施时，可适当延长贮存时间，但不得超过168小时。
	医疗废物储存在冷库中，冷库设计温度<5℃时，废物储存时间不超过72h。
	符合

	
	5.4.7 化学性、药物性废物贮存应符合GB 18597的要求。
	本项目不涉及
	/

	5.5 清洗消毒
	5.5.1 医疗废物处理处置单位应设置医疗废物运输车辆、转运工具、周转箱/桶的清洗消毒场所，并应配置废水收集设施。
	项目设有运输车辆消毒清洗区以及周转箱自动清洗机，转运车清洗消毒设置1座3m3的转运车消毒废水收集池，周转箱清洗消毒设置1座15m3的周转箱消毒废水收集池。
	符合

	
	5.5.2 运输车辆、转运工具、周转箱/桶每次使用后应及时（24小时内）清洗消毒，周转箱/桶清洗消毒宜选用自动化程度高的设施设备。
	运输车辆、转运工具、周转箱/桶每次使用后在24小时内清洗消毒，周转箱清洗消毒采用周转箱自动清洗机。
	符合

	5.6 消毒处理
	5.6.1 医疗废物消毒处理工艺参数可参见附录B。（附录 B：高温蒸汽消毒工艺控制参数：预真空度≥0.08MPa，消毒处理温度≥134℃，消毒处理压力≥220kPa（表压），消毒时间≥45min；消毒舱容积：10m3）
	本项目消毒处理温度134℃，消毒处理压力230kPa（表压），消毒时间45min，消毒舱容积11m3。
	符合

	
	5.6.2 消毒处理设施应配备尾气净化装置。排气筒高度参照GB 16297执行，一般不应低于15 m，并应按GB/T 16157设置永久性采样孔。
	项目灭菌废气、冷库抽风废气、上料废气、出料废气、破碎废气经过“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后，经15m排气筒排放。并按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）设置永久性采样孔。
	符合

	
	5.6.3 应依据《国家危险废物名录》和国家危险废物鉴别标准等规定判定经消毒处理的医疗废物和消毒处理产生的其他固体废物的危险废物属性，属于危险废物的，其贮存和处置应符合危险废物有关要求。
	根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目消毒破碎后的废物按照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276-2021）进行处理后进入垃圾焚烧发电厂的可以按照生活垃圾豁免。
	符合

	
	5.6.4 经消毒处理的医疗废物应破碎毁形，并与未经消毒处理的医疗废物分开存放。
	本项目感染性废物、损伤性废物经高温蒸汽消毒处理后，进行破碎毁形，随后直接装车运走。
	符合

	
	5.6.5 经消毒处理的医疗废物进入生活垃圾焚烧厂进行焚烧处置应满足GB 18485规定的入炉要求；进入生活垃圾填埋场处置应满足GB 16889规定的入场要求；进入水泥窑协同处置应满足GB 30485规定的入窑要求。
	本项目消毒破碎后废物送同一建设单位的生活垃圾焚烧厂处置，满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）规定的入炉要求。
	符合

	7 运行管理要求

	7.1 一般规定
	7.1.1 医疗废物处理处置设施运行期间，应建立运行情况记录制度，如实记载运行情况。运行记录至少应包括医疗废物来源、种类、数量、贮存和处理处置信息，设施运行及工艺参数信息，环境监测数据，残渣、残余物和经消毒处理的医疗废物的去向及其数量等。
	运行中按要求实施
	符合

	
	7.1.2 处理处置单位应建立处理处置设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测及应急等，档案应按国家档案管理的法律法规进行整理与归档。
	运行中按要求实施
	符合

	
	7.1.3 医疗废物在进入消毒处理设施或焚烧设施前不应进行开包或破碎。
	医疗废物在进入消毒处理设施前不进行开包或破碎。
	符合

	
	7.1.4 处理处置单位应编制环境应急预案，并定期组织应急演练。
	本次评价提出项目需编制《突发环境事件应急预案》，并送玉溪市生态环境局通海分局备案。
	符合

	
	7.1.5 处理处置单位应依据国家和地方有关要求，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，并定期开展隐患排查，发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
	运行中按要求实施
	符合

	
	7.1.6 处理处置设施运行期间应对医疗废物接收区域、转运通道及其他接触医疗废物的场所进行定期清洗消毒。医疗废物处理处置的卫生学效果检测与评价应符合国家疾病防治有关法律法规和标准的规定。
	运行中按要求实施
	符合

	7.2 消毒处理设施
	7.2.1 消毒处理设施运行过程中，应保证消毒处理系统处于封闭或微负压状态。
	运行中按要求实施
	符合

	
	7.2.2 消毒处理设施运行过程中，应实时监控消毒处理系统运行参数。
	运行中按要求实施
	符合

	
	7.2.3 清洗消毒后的周转箱/桶应与待清洗消毒的周转箱/桶分区存放。
	运行中按要求实施
	符合


综上，本项目符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）中的相关规定。

7.6.3与《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）符合性分析

本项目与《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）的符合性分析见下表：

表7.6-3   与《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）符合性分析
	序号
	相关要求
	项目情况
	符合性

	4.1 适用的医疗废物种类
	4.1.1 医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程适用于处理《医疗废物分类目录》和《国家危险废物名录》中的感染性废物、损伤性废物及病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等不可辨识的病理性废物。
	本项目仅处置感染性废物、损伤性废物
	符合

	
	4.1.2 集中处理工程不适用于处理药物性废物、化学性废物。
	
	符合

	5.2 厂址选择
	5.2.1 医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程厂址选择应符合GB 39707 的相关规定。
	《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中选址符合性见“7.6.2 章节”。
	符合

	
	5.2.2 集中处理工程厂址选择还应综合考虑以下条件：

a）厂址应满足工程建设的工程地质条件、水文地质条件和气象条件；

b）厂址所在区域不应受洪水、潮水或内涝的威胁，必须建在该地区时，应有可靠的防洪、排涝措施；
c）厂址附近应有满足生产、生活的供水水源、污水排放、电力供应等条件，并应综合考虑交通条件、运输距离、土地利用状况、基础设施状况等因素；

d）厂址应考虑蒸汽供给条件，如需自建蒸汽供给单元，还应符合大气污染防治的有关规定；

e）厂址宜选择在生活垃圾焚烧或填埋处置场所附近。
	本项目选址位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内：

（1）厂址满足工程建设的工程地质条件、水文地质条件和气象条件；

（2）厂址所在区域不受洪水、潮水或内涝的威胁；

（3）厂址附近供水水源、电力供应等条件满足项目需求，厂址处有村级公路通到厂区，交通比较方便，有利于医疗废物的运输； 

（4）项目生产线用高温蒸汽来源于同一建设单位的生活垃圾焚烧厂产生的蒸汽，无废气污染物产生；
	符合

	5.3 建设规模
	5.3.1 医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程的建设规模应综合考虑以下因素：

a）应考虑服务区域内医疗废物产生量、成分特点、变化趋势、医疗废物收运体系等；

b）应考虑高温蒸汽消毒处理技术的适用性；

c）规模设计应根据当地实际情况预留足够的裕量，并考虑检修状况下的备用能力；

d）应考虑所在城市或区域内其它医疗废物处置设施、危险废物焚烧设施等在规模、技术适用性方面的优势互补和资源共享。
	本项目建设规模已考虑以下因素：

a）通海县2024年末常住总人口数为28.97万人，项目建设规模结合服务区域医疗废物中感染性废物、损伤性废物产生量、成分特点、变化趋势等因素综合确定；

b）高温蒸汽消毒处理技术适用于感染性废物、损伤性废物的处置，符合项目要求；

c）规模设计已根据当地实际情况预留足够的裕量，并考虑检修状况下的备用能力；

d）项目利用温蒸汽消毒处理技术处置感染性废物、损伤性废物。
	符合

	6.1 一般规定
	6.1.1 医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程建设宜采用成熟稳定的技术、工艺和设备。
	本项目所用高温蒸汽消毒集中处理工程技术、工艺和设备成熟稳定、能耗低、污染少；工艺设计杀灭对数值≥4.00；工程采用机械化和自动化设计，工作人员无需直接接触医疗废物；整条处理线包括高温蒸汽处理系统、破碎系统，各环节有效衔接、操作便利。
	符合

	
	6.1.2 集中处理工程在确保消毒处理效果的前提下，优先采用能耗低、污染少的技术、工艺和设备。
	
	符合

	
	6.1.3 高温蒸汽消毒处理效果检测应采用嗜热脂肪杆菌芽孢（ATCC 7953）作为生物指示物，集中处理工程的工艺设计应保证杀灭对数值≥4.00。
	
	符合

	
	6.1.4 集中处理工程应尽可能采用机械化和自动化设计，工作人员不得直接接触医疗废物。
	
	符合

	
	6.1.5 集中处理工程的工艺设计应保证各工序的有效衔接以及控制和操作的便利性。
	
	符合

	
	6.1.6 集中处理工程的工艺设计应同时考虑废气、废水、固体废物、噪声等污染控制措施。
	本项目所用高温蒸汽消毒集中处理工程配套的清洗消毒系统、分类、收运与贮存系统有利于废水的处置、医废的分类收运与贮存，同时配套了废气处理设置，对产噪设备进行消音、减震措施。
	符合

	
	6.1.7 集中处理工程的设计与施工应考虑土壤与地下水污染的防范措施。
	地下水评价专章已提出分区防渗措施，土壤与地下水污染的防范措施合理。
	符合

	
	6.1.8 集中处理工程应设置事故废水、初期雨水、地面清洗废水的导流收集系统。
	已在设计中考虑事故废水、初期雨水、地面清洗废水的导流收集系统
	符合

	
	6.1.9 集中处理工程应设置事故应急池和初期雨水收集池，其设计应符合相关规定。
	本次评价已提出建设1座50m3的初期雨水池、30m3的事故水池
	符合

	6.2 工艺选择
	6.2.1 医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工艺应至少设置一种工艺环节增强蒸汽的热穿透性和热均布性，包括但不限于：

a）蒸汽消毒处理前对消毒舱进行预真空；

b）蒸汽消毒处理前对医疗废物进行破碎；

c）蒸汽消毒处理过程中搅拌医疗废物。
	项目所用高温灭菌锅为双层钢结构圆柱体，内置电机控制的搅拌装置、蒸汽冷凝回用装置、温度和压力探测传感装置等单元。项目高温蒸汽消毒工艺采用消毒过程中搅拌医疗废物，不再设置消毒前的预真空或破碎工段。
	符合


综上，本项目可以满足《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）的相关要求。

7.6.4与《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）符合性分析

表7.6-4   项目与《医疗废物转运车技术要求（试行）》的符合性分析
	序号
	相关内容及要求
	本项目情况
	符合性

	1
	医疗废物转运车应符合QC/T450-2000的要求。
	项目共设置5辆医疗废物转运车，根据建设方提供的车辆技术参数可知，项目运输车辆满足QC/T450-2000的要求。
	符合

	2
	驾驶室应与货厢完全隔开，以保证驾驶人员的安全。
	根据建设方提供的车辆技术参数及车辆照片可知，项目配置的运输车辆，驾驶室与货箱是完全隔开的，满足要求
	符合

	3
	车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后防止污染扩散的用品：a）消毒器械及消毒剂；b）收集工具及包装袋；c）人员卫生防护用品等。
	车辆配备了装有放置因意外发生事故后防止污染扩散的用品，车厢内部表面有防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料。
	符合

	4
	医疗废物转运车可按医疗废物装载比重200kg/m3设计车厢容积，并要求满载后车厢容积留有1/4的空间不装载，以利于内部空气循环，便于消毒和冷藏降温。应当按照最大允许装载质量和医疗废物装载比重200kg/m3计算限制装载线高度，并在车厢侧壁予以标识。
	根据建设方提供的车辆技术参数及照片可知，车辆按照最大允许装载质量和医疗废物装载比重245kg/m3计算限制装载线高度，且车厢侧壁设置有标识牌。
	符合

	5
	车厢内部表面，应采用防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，表面平整，具有一定强度;车厢底部周边及转角应圆滑，不留死角；车厢的密封材料同样应耐腐蚀。
	根据建设方提供的车辆技术参数可知，项目拟设置的运输车辆车厢内部表面采用防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，表面平整，具有一定强度；车厢底部周边及转角应圆滑，不留死角；车厢的密封材料同样应耐腐蚀。
	符合

	6
	车厢应具有良好的密封性能。在车厢内外压差为（100±10）Pa的条件下，将测得的漏气量转化为标准状况（273K，1.013×105Pa）下的漏气量，其值应符合表1的规定。
	根据建设方提供的车辆技术参数可知，项目配置的运输车辆具有良好的密封性，满足要求
	符合

	7
	如用户有要求，则车厢应具有良好的隔热性能。当车厢平均壁温为293~298K，内外温差不小于20K时，其车厢的总漏热率应符合表2的规定。
	车厢具有良好的隔热性能
	符合

	8
	车厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体保温层和外部环境中。
	车厢已经过防渗处理
	符合

	9
	车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好气密性。
	车厢底部设置有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，正常运输使用时具有良好气密性。
	符合

	10
	为保证在非满载运输车辆紧急启、停或事故时医疗废物周转箱不会翻转，应该在车厢内部设置有对货物进行固定的装置。
	车厢内部设置有对货物进行固定的装置
	符合

	11
	车厢外部颜色为白色或银灰色。
	本项目设置的的运输车辆外部颜色为白色
	符合

	12
	车厢应装配牢固的门锁。
	车厢均按要求配备门锁
	符合


项目配置的医疗废物转运车驾驶室与货厢完全隔开，车辆配备了装有放置因意外发生事故后防止污染扩散的用品，车厢内部表面有防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，车体密封效果、防渗性能、气密性、隔热性能均较好，车厢内部有对货物进行固定的装置，车体为银灰色，项目配置的医疗废物转运车满足《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）要求。

7.6.5与《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-8）符合性分析

项目与《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-8）中4.2医疗废物处置最佳可行技术指南的符合性分析见下表。
表7.6-5   项目与《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南》符合性分析一览表
	相关内容及要求
	本项目情况
	符合性

	处置最佳可行技术
	医疗废物高温蒸汽处理技术，利用水蒸汽释放出的潜热使病原微生物发生蛋白质变性和凝固，对医疗废物进行消毒处理。该技术适用于感染性和损伤性医疗废物的处理，适宜处理规模 10t/d 以下。
	本项目采用高温蒸汽处理技术，处理规模为10t/d。
	符合

	大气污染防治技术
	高效过滤+活性炭吸附技术，高效过滤+活性炭吸附技术是利用过滤、吸附原理处理废气，通常选用高效空气过滤器（HEPA）和活性炭吸附等装置，依具体情况可增设除臭装置。该技术适用于非焚烧工艺中挥发性有机污染物、恶臭的治理。
	本项目灭菌废气、冷库抽风废气、上料废气、出料废气、破碎废气经过“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后，经15m排气筒排放。
	符合

	水污染防治技术
	三级处理+消毒工艺：废水经一级、二级处理后，采用絮凝沉淀法、砂滤法、活性炭法、臭氧氧化法、膜分离法、离子交换法等进行深度处理。该技术适用于处理后出水直接排放或有回用要求的废水。
	本项目生产废水经新建预处理站和依托已建的渗滤液处理站处理后回用于生活垃圾焚烧厂循环系统补水，属于间接排放。
生产废水预处理站处理工艺如下：调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒；
后端渗滤液处理站处理工艺为：预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）
	符合

	固体废物污染防治技术
	非焚烧处理废气净化设施产生的废弃过滤材料按危险废物进行处置。
	本项目产生的废活性炭、废过滤膜属于危险废物（HW49），在更换后暂存在危废暂存间，交由有此类危险废物经营许可证的单位处置。
	符合

	噪声污染控制技术
	通过选用低噪声设备，采用设备消声、隔振、减振等措施从声源上控制噪声；采用隔声、吸声、绿化等措施在传播途径上降噪。
	本项目设备选用低噪声设备，采用设备消声、隔振、减振等措施从声源上控制噪声；采用隔声、吸声、绿化等措施在传播途径上降噪。
	符合


综上，本项目符合《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-8）中的相关规定。

7.6.6与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，挥发性有机物主要污染源来自工业源、生活源。工业源主要包括石油炼制与石油化工、煤炭加工与转化等含VOCs原料的生产行业，油类（燃油、溶剂等）储存、运输和销售过程，涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业，涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程；生活源包括建筑装饰装修、餐饮服务和服装干洗。

本项目不属于《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》适用对象，但本项目有组织废气中含有非甲烷总烃，本项目有组织废气经过“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后，经15m排气筒排放。根据工程分析核算，排放的有机污染物均能满足相应标准。
7.7与污染防治相关文件的符合性分析

7.7.1与《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》符合性分析

国务院办公厅于2021年5月发布了《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47 号），本项目与其的符合性分析如下：
表7.7-1 项目与《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》符合性分析
	序号
	《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》要求
	本项目基本情况
	符合性

	完善危险废物监管体制机制

	1
	各地区各部门按分工落实危险废物监管职责。国家统筹制定危险废物治理方针政策，地方各级人民政府对本地区危险废物治理负总责。发展改革、工业和信息化、生态环境、应急管理、公安、交通运输、卫生健康、住房城乡建设、海关等有关部门要落实在危险废物利用处置、污染环境防治、安全生产、运输安全以及卫生防疫等方面的监管职责。强化部门间协调沟通，形成工作合力。
	建设单位按环保要求执行，积极配合地方生态环境部门和发展改革、工业和信息化、生态环境、应急管理、公安、交通运输、卫生健康、住房城乡建设、海关等有关部门的监督管理。
	符合

	2
	建立危险废物环境风险区域联防联控机制。2022年底前，京津冀、长三角、珠三角和成渝地区等区域建立完善合作机制，加强危险废物管理信息共享与联动执法，实现危险废物集中处置设施建设和运营管理优势互补。
	待云南省危险废物环境风险区域联防联控机制建立后，建设单位将按照有关规定执行。
	符合

	3
	落实企业主体责任。危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置企业（以下统称危险废物相关企业）的主要负责人（法定代表人、实际控制人）是危险废物污染环境防治和安全生产第一责任人，严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度。
	①本项目运营期间，法人为危险废物污染环境防治和安全生产第一责任人，且本次环评要求企业严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度。

②本次环评要求企业运行期间及时公开危险废物污染环境防治信息，依法依规投保环境污染责任保险。
	符合

	4
	完善危险废物环境管理信息化体系。依托生态环境保护信息化工程，完善国家危险废物环境管理信息系统，实现危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程在线监控。开展危险废物收集、运输、利用、处置网上交易平台建设和第三方支付试点。鼓励有条件的地区推行视频监控、电子标签等集成智能监控手段，实现对危险废物全过程跟踪管理，并与相关行政机关、司法机关实现互通共享。
	运行期间建设单位与有危废处置资质单位签订危险废物运输处置协议，并在交接、运输等环节做好台账记录，并实现危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程在线监控。
	符合

	强化危险废物源头管控

	5
	完善危险废物鉴别制度。动态修订《国家危险废物名录》，对环境风险小的危险废物类别实行特定环节豁免管理，建立危险废物排除管理清单。2021年底前制定出台危险废物鉴别管理办法，规范危险废物鉴别程序和鉴别单位管理要求。
	建设单位将严格按照生态环境部办公厅于2021年9月3日发布的《关于加强危险废物鉴别工作的通知》（环办固体函[2021]419号）的要求定期对项目产生的固体废物进行鉴别，同时按照《通知》要求进行危险废物管理。
	符合

	6
	严格环境准入。新改扩建项目要依法开展环境影响评价，严格危险废物污染环境防治设施“三同时”管理。依法依规对已批复的重点行业涉危险废物建设项目环境影响评价文件开展复核。依法落实工业危险废物排污许可制度。推进危险废物规范化环境管理。
	建设单位已委托环评单位编制项目环境影响报告书。本次环评要求建设单位待项目建成后，积极落实排污许可制度，并做好危险废物规范化的环境管理。
	符合

	7
	推动源头减量化。支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备，促进从源头上减少危险废物产生量、降低危害性。
	本项目运营期通过加强工艺精细化操作、设备的有效管理及提高有效生产时间达到产能的提升，同时危险废物产生量有所减少，达到了从源头减少危险废物的产生量。项目所产生的危险废物均得到有效处置，不向外环境排放。
	符合

	强化危险废物收集转运等过程监管

	8
	推动收集转运贮存专业化。深入推进生活垃圾分类，建立有害垃圾收集转运体系。（住房城乡建设部牵头，相关部门参与）支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施，开展小微企业、科研机构、学校等产生的危险废物有偿收集转运服务。开展工业园区危险废物集中收集贮存试点。鼓励在有条件的高校集中区域开展实验室危险废物分类收集和预处理示范项目建设。
	本项目为医疗废物处置项目，主要处理对象为通海县、华宁县、江川区区域内卫生机构（含私立医院、私立诊所、医务室和宠物诊疗机构）产生的医疗废物，以上述三县区为中心，辐射周边城市。
	符合

	9
	推进转移运输便捷化。建立危险废物和医疗废物运输车辆备案制度，完善“点对点”的常备通行路线，实现危险废物和医疗废物运输车辆规范有序、安全便捷通行。（公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委等按职责分工负责）根据企业环境信用记录和环境风险可控程度等，以“白名单”方式简化危险废物跨省转移审批程序。维护危险废物跨区域转移公平竞争市场秩序，各地不得设置不合理行政壁垒。
	本次环评要求建设单位运行期间应对运输车辆完善备案制度、及常备通行路线，保证运输车辆规范有序、安全便捷通行。
	符合

	10
	严厉打击涉危险废物违法犯罪行为。强化危险废物环境执法，将其作为生态环境保护综合执法重要内容。严厉打击非法排放、倾倒、收集、贮存、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为，实施生态环境损害赔偿制度，强化行政执法与刑事司法、检察公益诉讼的协调联动。（最高人民法院、最高人民检察院、公安部、生态环境部等按职责分工负责）对自查自纠并及时妥善处置历史遗留危险废物的企业，依法从轻处罚。
	本项目产生的危险废物均得到有效处置，本次环评要求建设单位运行期间对每批次危险废物进行出入台账管理，严禁非法排放、倾倒、收集、贮存、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为。
	符合

	强化废弃危险化学品监管

	11
	建立监管联动机制。应急管理部门和生态环境部门以及其他相关部门建立监管协作和联合执法工作机制，密切协调配合，实现信息及时、充分、有效共享，形成工作合力。
	建设单位将配合上级生态环境主管部门和应急管理部门按照有关规定执行。
	符合

	提升危险废物集中处置基础保障能力

	12
	强化特殊类别危险废物处置能力。由国家统筹，按特殊类别建设一批对环境和人体健康威胁极大危险废物的利用处置基地，按区域分布建设一批大型危险废物集中焚烧处置基地，按地质特点选择合适地区建设一批危险废物填埋处置基地，实现全国或区域共享处置能力。
	建设单位将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	符合

	13
	推动省域内危险废物处置能力与产废情况总体匹配。各省级人民政府应开展危险废物产生量与处置能力匹配情况评估及设施运行情况评估，科学制定并实施危险废物集中处置设施建设规划。2022年底前，各省（自治区、直辖市）危险废物处置能力与产废情况总体匹配。
	建设单位将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	符合

	14
	提升市域内医疗废物处置能力。各地级以上城市应尽快建成至少一个符合运行要求的医疗废物集中处置设施。2022年6月底前，实现各县（市）都建成医疗废物收集转运处置体系。鼓励发展移动式医疗废物处置设施，为偏远基层提供就地处置服务。加强医疗废物分类管理，做好源头分类，促进规范处置。
	本项目选址位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内。主要处理对象为通海县、华宁县、江川区区域内卫生机构（含私立医院、私立诊所、医务室和宠物诊疗机构）产生的医疗废物，以上述三县区为中心，辐射周边城市。
	符合

	促进危险废物利用处置产业高质量发展

	15
	促进危险废物利用处置企业规模化发展、专业化运营。设区的市级人民政府生态环境等部门定期发布危险废物相关信息，科学引导危险废物利用处置产业发展。新建危险废物集中焚烧处置设施处置能力原则上应大于3万吨/年，控制可焚烧减量的危险废物直接填埋，适度发展水泥窑协同处置危险废物。落实“放管服”改革要求，鼓励采取多元投资和市场化方式建设规模化危险废物利用设施；鼓励企业通过兼并重组等方式做大做强，开展专业化建设运营服务，努力打造一批国际一流的危险废物利用处置企业。
	本项目不涉及
	/

	16
	规范危险废物利用。建立健全固体废物综合利用标准体系，使用固体废物综合利用产物应当符合国家规定的用途和标准。（市场监管总局牵头，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部等参与）在环境风险可控的前提下，探索危险废物“点对点”定向利用许可证豁免管理。
	建设单位将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	符合

	17
	健全财政金融政策。完善危险废物和医疗废物处置收费制度，制定处置收费标准并适时调整；在确保危险废物全流程监控、违法违规行为可追溯的前提下，处置收费标准可由双方协商确定。建立危险废物集中处置设施、场所退役费用预提制度，预提费用列入投资概算或者经营成本。落实环境保护税政策。鼓励金融机构加大对危险废物污染环境防治项目的信贷投放。探索建立危险废物跨区域转移处置的生态保护补偿机制。
	建设单位提出运行期间将参照行业收费情况进行收费处置。
	符合

	18
	快先进适用技术成果推广应用。重点研究和示范推广废酸、废盐、生活垃圾焚烧飞灰等危险废物利用处置和污染环境防治适用技术。建立完善环境保护技术验证评价体系，加强国家生态环境科技成果转化平台建设，推动危险废物利用处置技术成果共享与转化。鼓励推广应用医疗废物集中处置新技术、新设备。
	项目选用高温蒸汽灭菌处理医疗废物，高温蒸汽灭菌处理技术为目前医疗废物中技术成熟的处理技术。
	符合

	建立平战结合的医疗废物应急处置体系

	19
	完善医疗废物和危险废物应急处置机制。县级以上地方人民政府应将医疗废物收集、贮存、运输、处置等工作纳入重大传染病疫情领导指挥体系，强化统筹协调，保障所需的车辆、场地、处置设施和防护物资。（国家卫生健康委、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部等按职责分工负责）将涉危险废物突发生态环境事件应急处置纳入政府应急响应体系，完善环境应急响应预案，加强危险废物环境应急能力建设，保障危险废物应急处置。
	建设单位将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	符合

	20
	保障重大疫情医疗废物应急处置能力。统筹新建、在建和现有危险废物焚烧处置设施、协同处置固体废物的水泥窑、生活垃圾焚烧设施等资源，建立协同应急处置设施清单。2021年底前，各设区的市级人民政府应至少明确一座协同应急处置设施，同时明确该设施应急状态的管理流程和规则。列入协同应急处置设施清单的设施，根据实际设置医疗废物应急处置备用进料装置。
	本项目选址位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内。主要处理对象为通海县、华宁县、江川区区域内卫生机构（含私立医院、私立诊所、医务室和宠物诊疗机构）产生的医疗废物，以上述三县区为中心，辐射周边城市。同时本项目是区域第一个医疗废物处置项目。重大疫情期间能够满足通海县医疗废物的应急处置能力。
	符合

	强化危险废物环境风险防控能力

	21
	加强专业监管队伍建设。建立与防控环境风险需求相匹配的危险废物监管体系，加强国家危险废物监管能力与应急处置技术支撑能力建设，建立健全国家、省、市三级危险废物环境管理技术支撑体系，强化生态环境保护综合执法队伍和能力建设，加强专业人才队伍建设，配齐配强人员力量，切实提升危险废物环境监管和风险防控能力。
	建设单位将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	符合

	22
	完善配套法规制度。落实新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，完善危险废物经营许可证管理和转移管理制度，修订危险废物贮存、焚烧以及鉴别等方面污染控制标准规范。
	建设单位将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	符合

	23
	提升基础研究能力。加强危险废物风险防控与利用处置科技研发部署，通过现有渠道积极支持相关科研活动。开展危险废物环境风险识别与控制机理研究，加强区域性危险废物和化学品测试分析与环境风险防控技术能力建设，强化危险废物环境风险预警与管理决策支撑。
	建设单位将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	符合

	保障措施

	24
	压实地方和部门责任。地方各级人民政府加强对强化危险废物监管和利用处置能力的组织领导。县级以上地方人民政府将危险废物污染环境防治情况纳入环境状况和环境保护目标完成情况年度报告，并向本级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会报告。各有关部门按照职责分工严格履行危险废物监管责任，加强工作协同联动。对不履行危险废物监管责任或监管不到位的，依法严肃追究责任。（各有关部门按职责分工负责）建立危险废物污染环境防治目标责任制和考核评价制度，将危险废物污染环境防治目标完成情况作为考核评价党政领导班子和有关领导干部的重要参考。
	建设单位将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	符合

	25
	加大督察力度。在中央和省级生态环境保护督察中加大对危险废物污染环境问题的督察力度。对涉危险废物环境违法案件频发、处置能力严重不足并造成环境污染或恶劣社会影响的地方和单位，视情开展专项督察，推动问题整改。对督察中发现的涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索，按照有关规定移送纪检监察机关；对其他问题，按照有关规定移送被督察对象或有关单位进行处理。
	建设单位将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	符合

	26
	加强教育培训。加强高校、科研院所的危险废物治理相关学科专业建设。加强危险废物相关从业人员培训，依托具备条件的危险废物相关企业建设培训实习基地。强化《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》履约工作，积极开展国际合作与技术交流。
	建设单位将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	符合

	27
	营造良好氛围。加强对涉危险废物重大环境案件查处情况的宣传，形成强力震慑。推进危险废物利用处置设施向公众开放，努力化解“邻避效应”。建立有奖举报制度，将举报危险废物非法转移、倾倒等列入重点奖励范围。
	建设单位将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	符合


综上所述，本项目符合《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》中相关的防治要求。

7.7.2与《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》符合性分析

2025年2月12日，生态环境部发布了《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10号），文件提出：

（三）持续优化医疗废物收集处置模式

完善收集处置体系和处置方式。推动建立市域医疗废物集中处置能力有保障，偏远地区集中处置与就地处置相结合，动态完善“平急两用”处置能力作备用的医疗废物收集处置体系。继续推行医疗废物集中无害化处置。

本项目选址位于玉溪市通海县杨广镇“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，主要处理对象为通海县、华宁县、江川区区域内卫生机构（含私立医院、私立诊所、医务室和宠物诊疗机构）产生的医疗废物，以上述三县区为中心，辐射周边城市，同时作为玉溪市医疗废物应急处置后备项目。符合文件的精神要求。
7.7.3与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析

2023年11月30日，国务院发布了“关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知”（国发〔2023〕24号），项目与其相符性分析见下表。
表7.7-2 项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
	序号
	空气质量持续改善行动计划
	本项目情况
	符合性

	1
	（七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
	项目废气中含有非甲烷总烃，主要是高温处置医疗废物过程中各类塑料产生的，产生量较小，后端配套有活性炭吸附，能够实现达标排放，项目不涉及喊VOCs原辅材料。
	符合

	2
	（九）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
	项目运营期主要采用电能，属于清洁能源。
	符合


综上所述，本项目符合《空气质量持续改善行动计划》中相关的要求。

7.7.4与《土壤污染源头防控行动计划》符合性分析

2024年11月6日，生态环境部、国家发展改革委等7部委联合发布了“关于印发《土壤污染源头防控行动计划》的通知”（环土壤〔2024〕80号），项目与其相符性分析见下表。
表7.7-3 项目与《土壤污染源头防控行动计划》符合性分析
	土壤污染防治行动计划
	本项目
	符合性

	（一）落实生态环境分区管控。加强农用地分类管理，衔接国土空间规划，根据土壤污染程度和相关标准，动态调整优先保护类、安全利用类和严格管控类农用地的数量和边界，细化并落实分类管理措施。城镇开发边界外不得规划建设各类开发区，区内各类开发建设活动应严格落实生态环境准入清单。严格重点建设用地安全利用。完善地下水环境风险管控划定技术要求，划定地下水污染防治重点区，精准编制差异化准入清单，提出土壤和地下水污染风险管控要求。形成地下水环境风险管控分区成果，纳入生态环境分区管控体系，并加强与国土空间规划的动态衔接。
	根据前文7.2小结分析，项目属于通海县乡镇生活污染重点管控单元，符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》相关要求。
	符合

	（二）加快产业绿色化转型。严格落实产业结构调整指导目录要求。减少独立焦化企业，京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”。全面关停土法炼焦（含改良焦炉）、单炉产能7.5万吨/年以下（单炉产能≥5万吨/年且使用低阶煤高温热解工艺的镁冶炼配气装置除外）或无煤气、焦油回收利用和污水处理达不到焦化行业规范条件的半焦（兰炭）生产装置。钢铁联合企业、独立焦化企业等涉及炼焦的建设项目，应当同步配套建设干熄焦、装煤、推焦除尘、挥发性有机物（VOCs）治理装置。限制上马采用PS转炉吹炼工艺的铜冶炼项目，加快推进铜冶炼PS转炉的环保升级改造。2025年底前，淘汰竖罐炼锌工艺和设备。2026年底前，鼓励石油开采行业企业完成单层钢质地下储油罐排查，渗漏风险较高的，结合生产周期完成更新替代或防渗改造。
	项目属于医疗废物集中处置项目，不涉及文件所提到的焦化、钢铁、铜冶炼、石化等，项目不涉及竖罐炼锌工艺和设备。
	符合

	（三）推动重点行业强制性清洁生产审核。对重有色金属矿采选业、重有色金属冶炼业、化学原料及化学制品制造业等涉重金属行业企业依法开展强制性清洁生产审核，强化气态及粉尘等无组织排放、防渗漏、防流失、防扬散等审核及监管要求。工程设计应按照环境保护相关规定和工程建设国家标准，为防治土壤和地下水污染提供工程条件。在健康、环境等技术规范和绿色工厂、绿色工业园区、生态工业园区评价体系中，增加或完善源头防控要求。推动电镀企业入园，因地制宜规范电镀（集中）园区建设。
	项目属于医疗废物高温蒸汽处置项目，不属于涉重金属行业。本次评价已提出针对性的土壤和地下水污染防控措施，主要是分区防渗措施和例行监测措施。
	符合

	（四）加强未污染土壤保护。强化优先保护类耕地管理，加强土壤生态环境质量监测和保护。鼓励黑龙江等省份探索开展黑土地土壤生态环境保护监督管理。加强盐碱地生态环境保护。新建涉重金属排放企业，要在相关建设项目中加强重金属排放对周边耕地土壤的累积性风险分析，存在风险的，要采取防控措施。
	项目属于医疗废物高温蒸汽处置项目，不涉及重金属排放。
	符合

	（五）强化重点单位环境管理。严格环境监管重点单位名录管理，确保土壤污染重点监管单位和地下水污染防治重点排污单位应纳尽纳。加强以排污许可为核心的环境管理，督促土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求。完善重点场所和设施设备清单，全面查清隐患并落实整改，优化提升自行监测工作质量，积极推进防腐防渗改造、存储转运密闭化、管道输送可视化等绿色化改造。已造成土壤和地下水污染的企业在实施改建、扩建和技术改造项目时，必须采取有效措施防控已有污染。持续推进重点行业防渗漏、隐患排查、周边监测等技术规范制修订。排放涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位，依法对排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，并采取有效措施防范环境风险。
	后期建设单位严格落实土壤和地下水例行监测计划，按照要求开展监测。
	符合

	（六）严防污水废液渗漏。全面推进工业园区污水管网排查整治。鼓励有条件的化工园区开展初期雨水污染控制试点示范，实施化工企业污水“一企一管、明管输送、实时监测”。深入推进化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设。持续推进涉重金属行业水污染物排放标准制修订。组织对蒸发塘建设、运行、维护等情况开展排查整治。
	项目已在车间内建设1座30m3事故应急池，同时整个厂区已有1座1055m3事故水池，完全可以满足事故状态下废水的贮存。
	符合

	（七）减少涉重金属废气排放。持续高质量推进钢铁、水泥、焦化行业和燃煤锅炉企业超低排放改造工作，推动已完成超低排放改造的企业及时变更排污许可证。开展重点行业大气污染物排放标准制修订。内蒙古、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆等省（区）矿产资源开发活动集中的区域继续执行重点污染物特别排放限值。推动上述省（区）以外的省级人民政府划定执行颗粒物特别排放限值的区域，重点聚焦有色金属矿产资源开发活动集中区域和受污染耕地安全利用、严格管控任务较重区域。在受污染耕地集中地区，耕地土壤重金属含量呈上升趋势的地区，经排查主要由大气污染源造成的，采取相应的污染源头管控措施。推动有色金属矿采选、冶炼行业颗粒物深度治理，实施颗粒物治理升级改造工程，加强除尘工艺废气、生产车间低空逸散烟气收集处理。
	项目属于医疗废物高温蒸汽处置项目，不涉及重金属排放。
	符合

	（八）推进固体废物源头减量和综合利用。加强一般工业固体废物规范化环境管理，开展历史遗留固体废物堆存场摸底排查和分级分类整改，全面完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。严密防控危险废物环境风险，深化危险废物规范化环境管理评估，推进全过程信息化环境管理，严格管控最终填埋处置。严厉打击非法排放、倾倒、转移、处置固体废物，尤其是危险废物环境违法犯罪行为。加快推进大宗固体废弃物综合利用示范基地、工业资源综合利用基地建设，推动提升磷石膏、赤泥等复杂难用大宗固废净化处理和综合利用水平。加强废弃电器电子产品、报废机动车、废有色金属等再生资源加工利用企业土壤和地下水污染防治监管，强化防渗等措施落实。加强生活垃圾填埋场和危险废物处置场运行监管，严格落实雨污分流、地表水与地下水导排、渗沥液收集与处理等污染防治措施，对库容已满的规范有序开展封场治理。加强建筑垃圾处置监管。
	本项目属于医疗废物集中处置项目，属于固废的处置，有利于保护区域生态环境，减少环境风险。
	符合


注：仅针对与本项目相关的要求进行符合性分析。

综上所述，本项目符合《土壤污染源头防控行动计划》中相关的要求。

7.7.5与《地下水管理条例》符合性分析

国务院于2021年10月21日发布了《中华人民共和国国务院令》（第748号），颁布了《地下水管理条例》，本次评价将对其进行符合性分析。

表7.7-4 与《地下水管理条例》的符合性分析

	《地下水管理条例》要求
	本项目基本情况
	符合性

	第四十条　禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：
（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；
（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；
（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；
（四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。
	项目生产废水经生产废水预处理站消毒处理后送入生活垃圾焚烧厂已建的渗滤液处理站，处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2排放浓度限值要求，浓液用于石灰制浆、烟气净化降温、飞灰稳定化和回喷焚烧炉，清液用于循环水池和冷却塔补水，可完全回用，不外排；厂区均按要求进行分区防渗，并设置跟踪监测井。
	符合

	第四十一条　企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：
（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；
（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测；
（三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测；
（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施；
（五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。
	本次评价对全厂重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区的防渗措施进行了说明。厂内严格按照环境管理要求进行了防渗，有效的避免了对地下水环境的污染。
	符合

	第四十二条　在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
	建设项目位于“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，根据《江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目拟建筑区岩溶物探勘察成果报告》（玉溪市佳泰岩土工程有限公司，2022年6月）：“高密度电法成果表明，勘察区主要反映为岩体破碎、松散富含水的低阻异常特征，结合地质、钻探及本次物探勘察成果综合分析，该勘察区岩溶不发育，岩性主要为砂岩、粘土为主，深部在30m后局部可能为灰岩，根据深部视电阻率特征，灰岩节理裂隙不发育、岩体基本完整”。项目不属于岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。
	符合


注：仅针对与本项目相关的要求进行符合性分析。
综上所述，本项目符合《地下水管理条例》中相关的要求。

7.7.6与《云南省大气污染防治条例》符合性分析

2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，建设项目与《云南省大气污染防治条例》涉及防治措施相符性分析见下表。
表7.7-5 与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析

	序号
	防治措施
	项目情况
	相符性

	1
	第十九条 县级以上人民政府应当采取措施优化能源结构，推广利用清洁能源。推进生产和生活领域的以气代煤、以电代煤、以电代柴。加快天然气基础设施建设，增加天然气使用量，实现煤炭减量替代。

支持现有各类工业园区与工业集中区有供热需求的实施热电联产或者集中供热改造，具备条件的工业园区实现集中供热。

各级人民政府应当加强民用散煤管理，增加优质煤炭和洁净型煤供应，推广节能环保型炉具。
	项目高温蒸煮处置医疗废物过程中所用蒸汽依托生活垃圾焚烧厂1台中温次高压（450℃、6.4MPa）余热锅炉提供热源，其他设备采用电能。
	符合

	2
	第二十二条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。
	项目高温蒸汽灭菌锅属于封闭式设备，采用全自动进出料和处置，出口废气采用“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理。
	符合

	3
	第二十八条 从事房屋建筑、市政基础设施建设、水利工程施工、道路建设工程施工、建（构）筑物拆除、园林绿化、物料运输和堆放等可能产生扬尘污染活动的，施工单位应当采取防尘抑尘措施，防止产生扬尘污染，建设单位应当对施工单位进行监管。
	项目施工期严格落实建筑施工工地“六个百分之百”要求。
	符合

	4
	第三十条 城市规划区施工单位应当制定工地扬尘污染防治方案，并遵守下列施工工地污染防治要求：

（一）公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息，接受社会监督；

（二）在施工现场周边按照标准设置硬质围挡、采用喷淋等措施；

（三）对施工现场的物料堆放场所采用密闭式防尘网遮盖等措施，对其他裸露场地应进行覆盖，对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理；

（四）施工车辆应当采取除泥、冲洗等除尘措施后方可驶出工地；

（五）道路挖掘施工应当及时覆盖破损路面，并采取酒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面。
	项目施工期严格落实建筑施工工地“六个百分之百”要求。
	符合

	5
	第三十六条 向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施的运营单位，应当按照国家有关规定采取有利于减少持久性有机污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置，确保达标排放。
	项目高温蒸汽灭菌锅属于封闭式设备，采用全自动进出料和处置，出口废气采用“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理。
	符合

	6
	第三十七条 企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当安装净化装置或者采取其他措施防止恶臭气体排放。

垃圾处理场、垃圾中转站、污水处理厂、橡胶制品生产、生物发酵、规模化畜禽养殖、屠宰等产生恶臭气体的单位应当科学选址，与机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域保持符合规定的防护距离。
	项目冷库抽风废气、上料废气、灭菌废气、出料废气以及破碎废气，汇总后采用“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理。
	符合


注：仅针对与本项目相关的要求进行符合性分析。
综上所述，本项目符合《云南省大气污染防治条例》中相关的要求。

7.7.7与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

2024年4月23日云南省人民政府关于印发《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（云政发〔2024〕14号），项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析见下表。

表7.7-6 与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析

	序号
	主要任务
	项目情况
	相符性

	一
	总体要求
到2025年，州（市）政府所在地城市PM2.5浓度控制在20.5微克/立方米以内，不出现重度及以上污染天气；县级城市空气质量持续改善；氮氧化物、VOCs减排量达到国家要求。
	项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准，属于环境空气质量达标区。
	符合

	二
	优化产业结构
（一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。
（二）推动落后产能退出。
（三）推动传统产业升级改造。
（四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。
（五）推动绿色环保产业健康发展。
	建设项目不属于“两高一低”项目，不属于落后产能，不属于传统产业升级改造，不涉及使用含VOCs原辅材料。
	符合

	三
	优化能源结构
（六）大力发展新能源和清洁能源。
（七）严格合理控制煤炭消费增长。
（八）开展燃煤锅炉关停整合。
（九）推动工业炉窑清洁能源替代。
	建设项目使用电能，为清洁能源；不涉及煤炭、燃煤锅炉、工业炉窑的使用。
	符合

	四
	优化交通结构
（十）优化货物运输结构。
（十一）加快机动车清洁化进程。
（十二）加大非道路移动源治理力度。
（十三）全面保障成品油质量。
	项目不涉及。
	符合

	五
	提升面源污染治理精细化水平
（十四）持续推动扬尘污染治理管控。
（十五）加强矿山生态环境综合整治。
（十六）加大秸秆综合利用和焚烧管控力度。
	项目施工期严格落实建筑施工工地“六个百分之百”要求；不涉及矿山生态环境综合整治、秸秆综合利用和焚烧。
	符合

	六
	强化多污染物减排
（十七）加强VOCs全过程综合治理。
（十八）推进重点行业污染深度治理。
（十九）深入治理餐饮油烟和恶臭异味。
（二十）推进大气氨污染防控。
	项目不涉及。
	符合

	七
	完善大气环境管理体系
（二十一）加强城市空气质量管理。
（二十二）强化大气污染联防联控。
（二十三）完善重污染天气应对机制。
	项目不涉及。
	符合


注：仅针对与本项目相关的要求进行符合性分析。
综上所述，本项目符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》中相关的要求。

7.7.8与《云南省土壤污染防治条例》符合性分析

《云南省土壤污染防治条例》已由云南省第十三届人民代表大会第五次会议于2022年1月23日审议通过，自2022年5月1日起施行。项目与其符合性分析详见下表。
表7.7-7 与《云南省土壤污染防治条例》的符合性分析

	序号
	相关要求
	项目情况
	相符性

	1
	禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。
	建设项目位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，不新增占地。项目的建设对周围土壤环境影响较小。
	符合

	2
	各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。 建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	项目正在进行环境影响评价，环境影响评价文件中已对土壤环境影响进行简单分析，并提出了相应的防治措施，设计已要求项目建设的土壤污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	符合

	3
	从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、制革、化学原料和化学制品制造、电镀等行业的企业事业单位和其他生产经营者，应当执行重金属污染物排放标准要求和总量控制制度，依法实施强制性清洁生产审核，采用先进适用的生产工艺和技术，减少重金属污染物排放。
	建设项目不涉及。
	符合

	4
	禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
	项目生产废水经生产废水预处理站消毒处理后送入生活垃圾焚烧厂已建的渗滤液处理站，处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2排放浓度限值要求，浓液用于石灰制浆、烟气净化降温、飞灰稳定化和回喷焚烧炉，清液用于循环水池和冷却塔补水，可完全回用，不外排。固废均得到了妥善处置，对土壤环境影响较小。
	符合


注：仅针对与本项目相关的要求进行符合性分析。
综上所述，本项目符合《云南省土壤污染防治条例》中相关的要求。

7.7.9与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析

2022年11月30日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过了《云南省固体废物污染环境防治条例》，项目与其的符合性分析详见下表。
表7.7-8 与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析

	序号
	条例内容
	项目情况
	相符性

	1
	第十二条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用；依法及时向社会公开固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。
	项目在生产期间加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用；依法及时向社会公开固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。
	符合

	2
	第十四条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。
在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
	项目固体废物收集、处置均采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，环评要求项目后续运营过程中禁止擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物行为。项目固体废物均能得到合理处置。
	符合

	3
	第十六条 禁止中华人民共和国境外的固体废物进入本省倾倒、堆放、处置。
	建设项目不涉及。
	符合

	4
	第二十四条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。
鼓励产生工业固体废物的单位在固体废物产生场所、贮存场所及计量设备等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。
禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	项目建立健全的工业固体废物污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。且规定工业固体废物管理台账保存5年以上。
	符合

	5
	第二十五条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。
	建设项目产生的一般固废直接送入生活垃圾焚烧厂焚烧处置。
	符合

	6
	第二十六条 产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。
产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。
贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。
	建设项目产生的一般固废直接送入生活垃圾焚烧厂焚烧处置。
	符合

	7
	第二十七条 产生工业固体废物的单位应当依法取得排污许可证，向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。
	环评要求项目建成后应根据《排污许可证申请与核发技术规范》重新申请排污许可证。
	符合

	8
	第三十八条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。
任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。
禁止随意倾倒、拋撒、堆放或者焚烧生活垃圾。
	项目生活垃圾集中收集后进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置。
	符合

	9
	第四十三条 工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报所在地县级人民政府环境卫生主管部门备案。建筑垃圾处理方案应当包括单位基本情况、工程概况、建筑垃圾产生量与种类，分类收集、回收利用的措施和目标，需要外运的建筑垃圾种类、数量和时间，污染防治措施以及责任人等内容。
工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置，不得擅自倾倒、拋撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。
禁止将建筑垃圾混入生活垃圾。
	环评要求项目施工期应加强管理，不得出现擅自倾倒、拋撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾行为。
	符合

	10
	第五十条 产生固体废物的单位应当落实危险废物鉴别主体责任，依照法律、行政法规以及国家有关规定主动开展危险废物鉴别。危险废物鉴别单位对鉴别报告和鉴别结论负责并承担相应责任。历史遗存无法查明责任主体的固体废物，由所在地县级人民政府组织鉴别并依法处置。
	项目产生的危险废物根据《危险废物名录》确定，依托生活垃圾焚烧厂现有1间危废暂存间暂存后委托有资质单位清运处置。
	符合

	11
	第五十二条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过省固体废物信息管理平台向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。
	项目后续运行过程中应建立废物管理台账，如实记录有关信息，下一步将通过省固体废物信息管理平台向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。项目按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。
	符合

	12
	第五十四条  收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。
贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。
从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。
	项目按照危险废物特性分类进行收集贮存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。
贮存危险废物均采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。本项目危险废物贮存均不得超过一年。
	符合

	13
	第五十五条 转移危险废物的，应当执行国家危险废物转移联单制度，按照国家有关规定如实填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。
转移危险废物出省的，应当向省人民政府生态环境主管部门申请。省人民政府生态环境主管部门应当及时商经接受地省（自治区、直辖市）人民政府生态环境主管部门同意后，在规定期限内批准转移该危险废物，并将批准信息通报相关省（自治区、直辖市）人民政府生态环境主管部门和交通运输主管部门。未经批准的，不得转移。
转移危险废物进入本省的，省人民政府生态环境主管部门应当在接到移出地的省（自治区、直辖市）人民政府生态环境主管部门商函后，及时研究，未经省人民政府生态环境主管部门同意的，不得转移进入本省。
严格控制含砷、镉、汞、铊等对环境和安全影响大的重金属类危险废物以及液态危险废物转移至本省，国家统筹布局的危险废物处置设施以及开展区域合作的省（自治区、直辖市）的危险废物处置设施除外。法律、行政法规另有规定的从其规定。
生态环境主管部门依法对危险废物转移污染环境防治以及危险废物转移联单运行实施监督管理。
	项目转移危险废物执行国家危险废物转移联单制度，按照国家有关规定如实填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。
	符合

	14
	第五十六条 运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。
禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。
	项目危险废物委托有资质的单位进行处置，运输亦由有资质单位进行，环评要求建设单位在签订处置合同时应要求运输单位采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。
	符合

	15
	第五十七条 县级以上人民政府应当将危险废物突发环境事件应急处置纳入政府应急响应体系，加强危险废物环境应急响应能力建设。
产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案。并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案；生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门应当进行检查。
	环评要求项目建成后按要求更新突发环境事件应急预案，并报生态环境局进行备案。
	符合


根据上表分析，项目建设符合《云南省固体废物污染环境防治条例》中相关要求。
7.7.10与《云南省地下水管理办法》符合性分析

《云南省地下水管理办法》（省政府令第226号）已经2023年11月20日第十四届省人民政府第22次常务会议审议通过，自2024年2月1日起施行，本项目与其符合性分析见下表。
表7.7-9 与《云南省地下水管理办法》的符合性分析

	序号
	相关要求
	项目情况
	相符性

	1
	第三十条
禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：
利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；
利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；
（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；（四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。
	厂区废水处理后均回用不外排，厂区采取分区防渗措施。
	符合

	2
	第三十一条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：
（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；
（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，建设地下水水质监测井，按照有关标准和技术规范进行监测；
（三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并按照有关标准和技术规范进行防渗漏监测；
（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施；
（五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。
	（一）项目针对地下水已提出相应分区防渗等污染防治措施；
（二）项目不属于化学品生产企业等，环评已按照地下水导则相关要求提出分区防渗措施，设置了地下水水质监测井，按照有关标准和技术规范进行监测；
（三）项目不涉及可溶性剧毒废渣暂存或堆存。
（四）项目遵守法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。
	符合


注：仅针对与本项目相关的要求进行符合性分析。
综上分析，项目符合《云南省地下水管理办法》（省政府令第226号）相关要求。
7.8选址合理性分析 

7.8.1环境相容性
经本次评价中对厂址地大气环境、地下水、土壤、声环境质量现状监测，厂址环境质量现状良好，尚有环境容量，不涉及Ⅰ、Ⅱ类水环境功能区，不涉及一类环境空气质量功能区，不涉及0、1类声功能区。项目生产废水经生产废水预处理站消毒处理后送入生活垃圾焚烧厂已建的渗滤液处理站，处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2排放浓度限值要求，浓液用于石灰制浆、烟气净化降温、飞灰稳定化和回喷焚烧炉，清液用于循环水池和冷却塔补水，可完全回用，不外排；项目不涉及新增生活污水，对地表水环境影响较小。废气排放可达标排放，且经预测，外排废气对区域环境空气质量影响小。厂址远离城市，且周边无自然保护区、风景名胜区以及饮用水源保护区，项目运行对周边居民饮用水无影响。

综上，项目建设周边环境无重大环境制约因素，项目在按设计及环评要求建设后不会改变区域环境功能，具有较高的环境相容性。
7.8.2与敏感区的位置关系

项目位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，项目选址不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园、重点文物保护单位。区域内无国家规定保护的珍稀动植物。

根据《通海县“三区三线”数据查询结果》，项目矢量范围内不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城就镇开发边界内。
7.8.3选址规范的符合性分析

本项目位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，项目选址不属于城市建成区。根据调查，项目评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、文物保护区、文化遗产、森林公园、地质公园和湿地公园等特殊保护地。通过本次环评论证，项目污染源采用经济技术可行的治理措施后，可实现达标排放；同时经预测其各类污染源对区域敏感目标及功能区环境影响可以接受，在采取环评及设计提出的环境风险防范措施后，项目环境风险可控。因此，项目选址合理。

依据《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）、《医疗废物集中处置技术规范试行》（环发〔2003〕206号）、《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）等规范的选址要求，本项目选址的基本条件应符合下列要求：

表7.8-1   项目选址与标准要求的符合性分析
	序号
	标准要求
	本项目情况
	符合性

	《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）

	1
	处置厂的选址应符合当地城市总体规划和环保规划，并进行环境影响评价
	根据7.4.6小结，本项目的建设符合《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》相关要求。根据本次环境影响评价预测分析可知，项目的建设经采取本环评提出的各项污染防治措施后对周围环境影响较小。
	符合

	2
	处置厂不允许建设在GB3838中规定的地表水环境质量Ⅰ类、Ⅱ类功能区和GB3095中规定的环境空气质量一类功能区。
	项目厂区位于玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，所在区域地表水为杞麓湖，地表水环境质量为Ⅲ类水体，环境空气质量为二类功能区，且项目所在区域不涉及自然保护区，风景名胜区，人口密集的居住区、商业区、文化区及其它需要特殊保护的区域。
	符合

	3
	处置厂的选址应遵守《医疗废物管理条例》第24条规定，远离居（村）民区、交通干道，要求处置厂厂界与上述区域和类似区域边界的距离大于800m。
	按照《关于执行<医疗废物集中处置技术规范（试行）>有关事项的复函》（环函〔2011〕72号）中对于污染源与敏感区域之间的距离问题有如下意见：“在《加强国家污染物排放标准制修订工作的指导意见》（国家环境保护总局2007年第17号公告）中明确规定，即标准中不规定统一的污染源与敏感区域之间的合理距离（防护距离），两者之间具体的空间位置关系应根据污染源的性质和当地的自然、气象条件等因素，通过环境影响评价确定。”

根据大气环境影响章节相关分析，本项目不需设置大气防护距离。距离本项目最近的居民点为东南955m的上水槽子，不会对其造成影响。
	符合

	4
	处置厂的选址应遵守国家饮用水源保护区污染防治管理规定。
	项目所在区域不涉及通海县集中式水源保护区。
	符合

	5
	处置厂距离工厂、企业等工作场所直线距离应大于300m，地表水域应大于150m。
处置厂的选址应尽可能位于城市常年主导风向或者最大风频的下风向。
	按照《关于执行<医疗废物集中处置技术规范（试行）>有关事项的复函》（环函〔2011〕72号）中对于污染源与敏感区域之间的距离问题有如下意见：“在《加强国家污染物排放标准制修订工作的指导意见》（国家环境保护总局2007年第17号公告）中明确规定，即标准中不规定统一的污染源与敏感区域之间的合理距离（防护距离），两者之间具体的空间位置关系应根据污染源的性质和当地的自然、气象条件等因素，通过环境影响评价确定。”

项目位于“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，紧邻通海县生活垃圾填埋场。
	符合

	《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）

	1
	医疗废物处理处置设施选址应符合生态环境保护法律法规及相关法定规划要求，并应综合考虑设施服务区域、交通运输、地质环境等基本要素，确保设施处于长期相对稳定的环境。鼓励医疗废物处理处置设施选址临近生活垃圾集中处置设施，依托生活垃圾集中处置设施处置医疗废物焚烧残渣和经消毒处理的医疗废物。
	本项目选址位于玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内：

（1）项目的选址不涉及自然保护区、森林公园、国家公园、湿地公园等自然保护地、生态脆弱区公益林地和商品林地。
（2）厂址满足工程建设的工程地质条件、水文地质条件和气象条件；

（3）厂址所在区域不受洪水、潮水或内涝的威胁；

（4）项目与“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”属于同一建设单位，高温灭菌后的医疗废物直接送入生活垃圾焚烧厂焚烧处置。
（5）根据大气环境影响章节相关分析，本项目不需设置大气防护距离。距离本项目最近的居民点为东南955m的上水槽子，不会对其造成影响。
	符合

	2
	处理处置设施选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	
	符合

	3
	处理处置设施厂址应与敏感目标之间设置一定的防护距离，防护距离应根据厂址条件、处理处置技术工艺、污染物排放特征及其扩散因素等综合确定，并应满足环境影响评价文件及审批意见要求。
	
	符合

	《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）

	1
	医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程厂址选择应符合GB 39707 的相关规定。
	《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中选址符合性见上。
	符合

	2
	集中处理工程厂址选择还应综合考虑以下条件：

a）厂址应满足工程建设的工程地质条件、水文地质条件和气象条件；

b）厂址所在区域不应受洪水、潮水或内涝的威胁，必须建在该地区时，应有可靠的防洪、排涝措施；
c）厂址附近应有满足生产、生活的供水水源、污水排放、电力供应等条件，并应综合考虑交通条件、运输距离、土地利用状况、基础设施状况等因素；

d）厂址应考虑蒸汽供给条件，如需自建蒸汽供给单元，还应符合大气污染防治的有关规定；

e）厂址宜选择在生活垃圾焚烧或填埋处置场所附近。
	本项目选址位于玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内：

（1）厂址满足工程建设的工程地质条件、水文地质条件和气象条件；

（2）厂址所在区域不受洪水、潮水或内涝的威胁；

（3）项目供水、供电、供蒸汽全部依托生活垃圾焚烧厂，运输道路、基础设施等均已建设完毕；
（4）项目高温蒸煮处置医疗废物过程中所用蒸汽依托生活垃圾焚烧厂1台中温次高压（450℃、6.4MPa）余热锅炉提供热源；
（5）本项目位于玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，紧邻通海县生活垃圾填埋场。
	符合


综上所述，本项目选址符合《医疗废物集中处置技术规范试行》（环发〔2003〕206号）、《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）等规范的选址要求。
7.9通海县固废处理循环经济产业园
根据通海县人民政府相关规划，将建设通海循环经济产业园项目。通海循环经济产业园项目计划用地约220亩，规划建设生活垃圾焚烧发电、光伏发电、餐厨垃圾、污泥、藻泥、医疗垃圾处置，炉渣回收再利用、飞灰填埋等环境保护项目和垃圾治理科研中心、原有垃圾填埋场提质达标改造等配套设施，计划总投资约8.54亿元。产业园区建成后每天可以处理生活垃圾700吨、餐厨垃圾50吨、医疗垃圾10吨、污泥（藻泥）100吨，每年可对外输出电量约9562万度、蒸汽约22万吨、炉渣建材4万吨，三县区30年内可少建8个100万立方米容量的垃圾填埋场，节约土地1000亩以上。项目建成后预计年产值超亿元，实现税收700万元以上，提供超200人以上的就业岗位。

循环经济产业园建设模式对比传统的分散式的建设模式，具有减少投资成本、节约运行成本、提升环境效益等优势。建设循环经济产业园，可以实现一盘棋规划、节约集约利用土地和系统建设管理，既能减少多头重复建设问题，也符合当前国家对类似项目的政策、资金支持。可利用共同的公共设施，如道路、水源、电源等，大幅节约投资；可实现资源能源循环利用，如焚烧发电厂产生的热蒸汽，可就近作为餐厨处理、医废处理的热源，余热可向附近企业提供热源，产生的炉渣可进一步提取有用金属制作金属制品，泥沙经处理后制造环保人行道砖；餐厨垃圾经发酵处理后转化用作有机肥料，提取的油脂可加工生物柴油，现阶段价格约每吨5000元；各环节产生的废水经处理达标后循环再利用，减少投资成本、节约运行成本；从环境影响角度来看，进入产业园的是废弃物如生活垃圾、餐厨垃圾、污水处理厂污泥（藻泥）、医疗废弃物等，出来的是电力、蒸汽、达到排放标准的水（部分已在产业园中循环利用）和废渣制造的再生材料等。建成后，不仅能解决江川区、通海县、华宁县生活垃圾闭环处置，还将统筹全市污泥、医废、飞灰等协同处置，能充分有效利用废弃资源，提升土地利用率，改善人居环境，而且还能产生可观的经济效益。

2025年通海县政府工作报告中提出，以江川－通海－华宁垃圾焚烧发电项目为主体，延伸实施餐厨垃圾、医疗废弃物、污泥（藻泥）、飞灰、炉渣等协同处置及热能供气项目，打造循环经济产业园。
本项目系通海循环经济产业园规划的重要组成部分，实施主体为玉溪中科环境科技有限公司。项目核心在于实现与已建生活垃圾焚烧厂的深度协同：一方面，利用焚烧厂产生的蒸汽作为热源，对医疗废物进行高温蒸汽消毒；另一方面，将消毒毁形后的医废残渣送入焚烧炉进行最终无害化处置，形成了物料与能量的双重闭环。鉴于医疗废物破碎后处置去向是行业共性难题，本项目充分发挥基础设施的依托作用，借助焚烧厂高标准的“三废”治理设施，确保了全过程污染可控，显著降低了环境风险，彻底解决了医废处置“最后一公里”的去向难题，形成了“资源—产品—废弃物—再生资源”的闭环式产业链。
7.10小结

1、对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于“鼓励类”第四十二条“环境保护与资源节约综合利用”中的“6．危险废弃物处置：危险废物（医疗废物）无害化处置和高效利用技术设备开发制造、利用处置中心建设和（或）运营”。项目于2026年7月31日取得通海县发展和改革局颁发的投资项目备案证（项目代码：2607-530423-04-01-209806）。

综上，本项目符合国家相关产业政策。

2、本项目符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》，满足玉溪市生态环境分区管控要求。
3、本项目符合《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》等法律法规的要求。
4、本项目符合《云南省主体功能区规划》《云南省生态功能区划》《云南省“十四五”生态环境保护规划》《云南省重点流域水生态环境保护“十四五”规划》《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》等规划的要求。

5、本项目符合《云南省生物多样性保护条例》《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030）》《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》《杞麓湖保护“三区”管控实施细则》《云南省杞麓湖保护条例》《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》《医疗废物管理条例》等相关条例、规范条件的要求。

6、本项目符合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》《医疗废物处理处置污染控制标准》《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》《医疗废物转运车技术要求（试行）》《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南》《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》等技术规范的要求。
7、本项目符合《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》《空气质量持续改善行动计划》《土壤污染源头防控行动计划》《地下水管理条例》《云南省大气污染防治条例》《云南省空气质量持续改善行动实施方案》《云南省土壤污染防治条例》《云南省固体废物污染环境防治条例》《云南省地下水管理办法》等文件的要求。
本项目平面设计有利于污染物的收集处理及达标排放，污染治理设施集中，对生产对生活设施影响小，从环保角度而言，项目平面布置是合理的。
总体而言，本项目选址和平面布局从环保的角度分析是合理的。
8环保措施及可行性论证分析

8.1施工期污染防治措施

8.1.1废气污染防治措施

施工期对大气环境的污染是短期与局部的，施工完成后就会消失。为减少施工期对环境空气的影响，建设单位应采取以下对策： 

（1）工程开挖防尘

施工场地定期洒水，防止浮土产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填或运走，缩短粉尘影响时间。多余的土方根据水土保持的要求及时回填。

（2）燃油废气的消减与控制

机械设备基本上都安装了尾气净化装置，故污染物排放量较小。运输车辆禁止超载。

（3）交通扬尘消减与控制

施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁，运行状态良好。

在无雨干燥天气以及运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。有条件可购置或租用洒水车喷水降尘。

运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量。

（4）材料堆场

临时材料堆放场应防止物料散落污染。堆场四周应有截排水沟，防止雨水浸湿，水流引起物料流失。运输车辆应入库装卸。临时堆放场应有遮蓬遮蔽，防止物料飘失污染环境空气。
（5）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等。

（6）施工方还应当加强施工工人的环保教育，提高施工人员的环保意识，坚持文明施工。

（7）严格控制施工期间运输车辆的装载量，避免超载运输；同时运输粉状建筑材料的车辆必须采用封闭式车辆或对车辆进行遮盖，严格控制运输过程中物料的抛洒。

上述施工期扬尘防治措施为目前施工过程中通用措施，技术成熟，经济可行。

8.1.2废水污染防治措施

项目施工期间所产生的污水主要有基础施工中基坑排水，车辆出入冲洗水等生产污水和施工人员所产生的生活污水等。生活污水中主要含有 COD、NH3-N、BOD、SS 等污染物，生产废水中主要含有泥砂、石油类等污染物。施工现场应设污水收集和简易处理设施。具体污染防治措施有：

（1）施工期施工人员生活污水依托现有生活垃圾焚烧厂已建的渗滤液处理站处理后回用，不外排。

（2）建设1个5m3的施工废水临时沉淀池用于收集建筑施工废水经沉淀处理后，回用于施工中及降尘，不外排。及雨季地表径流，

（3）建设1个15m3的地表径流临时沉淀池，暴雨地表径流经沉淀处理后，外排至自然沟渠内。
（4）加强管理，施工期废水不得排入周围的沟箐，影响下游的地表水体。

（5）有关施工现场水环境污染防治的其它措施参照《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）要求执行。

（6）施工单位除加强对生产废水和生活污水的排放管理外，应对员工进行基本环保知识培训，提高环保意识和责任。

采取以上措施后，项目施工期间产生的废水对周围水环境质量不会产生明显不利影响，并且当施工活动结束后，污染源及其影响即随之消失。
8.1.3施工固体废弃物防治措施

施工期的固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。

（1）本项目施工期间建筑垃圾综合利用后定期由当地环卫部门及时清运至指定消纳场统一处置，同时要求规范运输，不得随路洒落，不能随意倾倒堆放等。要求加强对建筑垃圾临时堆存的管理，不得随意堆放压占土地及破坏植被，对临时堆土场采取临时防护措施，避免对周围环境造成影响；土石方运输要严格遵守作业制度，严禁超载运输，采取运输车辆加遮盖、道路洒水等扬尘措施。

（2）施工期生活垃圾产生的生活垃圾与建筑垃圾分开处置。生活垃圾直接运至生活垃圾焚烧厂内处置，不会对周围环境和人员健康带来不利影响。

8.1.4噪声防治措施

施工期间，运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源。建议在施工期间采取以下措施，使噪声影响降到最低。 

（1）选用低噪施工设备和先进的施工技术，如改变垂直振打式为螺旋、静压、喷注式打桩机新技术等，使噪声污染在施工中得到控制。

（2）合理安排工期，优化施工时间，夜间禁止高噪施工机械作业，并应提高施工效率，缩短施工期噪声的影响时间和影响范围。

（3）施工期的运输车辆经过距离村庄较近的道路时，需低速行驶，禁鸣喇叭，并禁止夜间进行材料运输和装卸。
（4）加强操作人员个人防护措施，减少噪声对操作人员的影响。

（5）加强环境管理，施工单位在进行工程承包时应将有关环境污染控制列入承包内容，在施工过程中有专人负责。对施工影响严重的施工作业项目按国家有关环保管理制度要求，必须经生态环境主管部门批准后方可施工。

上述施工期噪声污染防治措施为目前施工过程中的通用措施，其技术成熟可靠，经济可行。
8.1.5生态保护措施

施工期主要生态保护措施如下：

①严格控制施工作业用地范围，严禁越界施工；

（1）对开挖裸露面等应及时覆土复绿，尽可能减少裸露时间；

（2）临时堆放场需沿堆存区边界设置临时拦挡措施，以减少水土流失；

（3）雨季施工时，应提前准备易散失物料覆盖物（防水薄膜、土工布、雨披等），防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷； 

（4）保持施工区临时排水系统畅通，防止施工区域出现内涝；

（5）加强对施工人员的环保教育，规范人员作业，严禁施工人员捕猎野生动物，严禁采伐保护植物。

通过加强对施工人员的管理，严格按照施工红线作业，可将项目施工对区域生态环境的不利影响控制在较低水平，不会导致生态系统发生不可逆的影响。

8.2运营期废气污染防治措施及可行性论证

8.2.1收运过程废气防治措施

1、医疗废物经产生机构进行密封包装后由封闭的周转箱、利器盒盛装，严格按《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）要求配置转运车，转运车辆的车箱应能防止运输过程中医疗废物洒落，转运车辆应配有工具以便及时清除意外洒落的医疗废物，加强转运车维护。

2、提高操作人员业务能力，加强相关工作人员环保观念。

3、合理规划收集运输路线，尽量避让人口密集区域、交通拥堵路段及桥梁、河流、湖泊等。

4、运输车辆文明驾驶、安全驾驶，最大程度避免医疗垃圾在路途中泄露，降低环境影响。

5、依季节调整收集和运输时间，避免早晚交通高峰作业，缩短对外环境影响时间。

6、转运车内的防护设备、防护用品确保处于正常工作状态，不得擅自拆除或停止。采取以上措施，收运过程中产生废气少，且为无组织排放，对环境影响小。
8.2.2有组织废气防治措施

1、生产废气特点

项目建设2条5t/d高温蒸汽生产线，分一期二期建设，两条生产线保持一致，有组织废气分别为冷库抽风废气、上料废气、灭菌废气、出料废气和破碎废气。所有废气合并后进入“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后，经2根15m高排气筒外排。有组织废气中主要含颗粒物、恶臭气体（氨、硫化氢）、非甲烷总烃。

2、废气处理技术对比

本项目废气处理系统采用“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”，目前国内同类型的医疗废物处置工程废气处理工艺主要有“高效过滤法”“生物法”“高效过滤+活性炭吸附法”“等离子法”“喷淋法”，评价对以上五种处理工艺进行比较，见表8.2-1。
表8.2-1 不同技术方法处理净化恶臭气体特点对比表
	方法比较
	工作原理
	净化效率
	处理气体成分
	经济效益

	高效过滤+活性炭吸附法
	利用高效过滤器过滤后，再利用活性炭内部孔隙结构发达，有巨大比表面积来吸附有害气体分子
	H2S净化效率大于99%，NH3浄化效率大于96%、TVOC 净化效率大于95%
	适用于低浓度、大风量臭气，能处理大多数成分复杂的有机废气及臭气
	维护简便、设备成本较低、运行费用较低

	喷淋法
	通过喷淋塔将恶臭气体捕捉到液体（可以是清水、化学试剂溶液、强氧化剂溶液或是有机溶剂）中，附着于颗粒物质上的臭气分子通过湿法吸收氧化后被从空气中去除
	对低浓度、大风量恶臭气体处理效果较好，H2S净化效率80%、NH3净化效率 75%、TVOC 净化效率 60%，浓度高时处理效果不太理想
	需根据处理气体的种类选用不同的喷淋液。处理种类单一
	维护复杂、设备成本较髙、运行费用较低

	生物法
	利用培养出的微生物，将恶臭气体中的有机污染物质，降解或代化为无害或低害类物质
	根据微生物种类，对污染物净化效率80%~95%，随微生物活性降低除臭效率降低，对高浓度气体处理效果不理想
	需要培养专门微生物处理，只能处理一种或几种性质相近的气体
	维护复杂、设备成本较低、运行费用较高

	等离子法
	利用电子，离子、自由基和中性粒子小于分子，能够顺利进入分子内部，打开分子链。破坏分子结构的原理，以每秒钟300万至3000万速度的等量发射和回收，轰击发生臭气的分子，从而发生氧化等一系列复杂的化学反应，将有害物转化为无害物质
	适合低浓度的混合气体净化，H2S净化效率95%、NH3 净化效率90%、TVOC 净化效率95%
	能处理各种臭气充分组成的混合气体，但对髙浓度易燃易爆废气，极易引起爆炸
	用电量大，维护复杂、设备成本及运行费用较低

	UV光解催化氧化法
	利用高能UV紫外线光，裂解恶臭物质分子及空气中的氧分子，产生游离氧，即活性氧，其与氧分子结合，产生臭氧，通过高能紫外线及臭氧对恶臭气体进行协同光解氧化作用，使恶臭气体物质降解转化成低分子化合物，和二氧化碳，再通过排风管道

排出
	H2S、NH3净化效率 98%以上，TVOC 净化效率95%
	能处理大多数成分复杂的有机废气及臭气
	维护复杂、设备成本较高、运行费用较低


本项目有组织废气具有低浓度、大风量的特点，由上表可知，采用“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理工艺在运行原理和处理能力方面均占有优势，且本项目生产设备及废气处理设备均为统一供应商，供应商能提供专业的维护和运行技术指导，可有效在投资成本和维护运行方面存在的问题，具有良好的经济性及环保性。

高温蒸汽消毒后的医疗废物需要进行破碎，由于经过高温蒸煮与降压干燥等过程，此时恶臭气体与挥发性有机物已基本去除，破碎过程中主要的污染物为破碎粉尘。蒸汽消毒后的医疗废物含水率＜20%，破碎环节产生的粉尘产生量及产生浓度较小，且破碎机为密闭设计，只有少量粉尘逸散，破碎机料斗上方设置集气罩，废气经集气收集后，与其他废气一同进入“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理，最终由15m 高排气筒排放，去除效率为90%以上粉尘，破碎废气对周围环境影响小。

目前国内在建及运行的医疗废物高温蒸汽处理项目中有多家企业均采取了本项目所使用的废气处理设备及工艺，其高温蒸煮废气经处理后均可满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）《大气污染物综合排放标准》（GB16279-96）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准排放要求。

综上所述，本项目有组织废气采取“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理措施技术成熟可靠，在技术、经济上均具有可行性。

3、确保活性炭有效性的措施

活性炭选用目前国内广泛用于臭气与挥发性有机物处理的椰壳活性炭，据有关资料，此活性炭抗水汽能力强，在湿度50%、温度50℃的环境下也有相当的吸附能力，适用于本设备。

根据本工程废气产生浓度及间断排放等特点，活性炭吸附达到饱和的时间约为20天，因此为了确保医疗废物高温蒸汽消毒设备的废气达标排放，规定每20天更换一次吸附装置中的所有活性炭填料。

4、有组织废气治理可行性技术

对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）、《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-8）。项目污染防治可行性对比详见表8.2-2。
表8.2-2    废气防治可行性分析表

	生产单元
	废气产排污环节
	污染物种类
	HJ 1033-2019可行技术
	HJ-BAT-8可行技术
	本项目防治措施
	可行性

	贮存单元
	贮存
	非甲烷总烃
	吸附+燃烧/催化氧化等
	高效过滤+活性炭吸附技术
	高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附
	除尘率90%，除臭率80%，除有机物率90%。技术可行

	高温蒸汽处理单元
	蒸汽处理
	非甲烷总烃
	吸附+燃烧/催化氧化等
	
	
	

	
	
	硫化氢、氨、臭气浓度
	生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附
	
	
	

	
	破碎
	颗粒物
	袋式除尘
	
	
	

	无组织废气
	/
	/
	对各排放无组织废气的车间应严格执行负压密闭式管理，最大程度降低无组织的污染物散逸量；控制厂内贮存与输送过程中粉尘无组织排放；厂区道路应硬化，并采取洒水、喷雾等降尘措施。
	/
	冷库设置为密闭微负压空间，整个高温灭菌车间为封闭式厂房，厂区道路全部硬化，日常采取洒水降尘措施
	技术可行

	
	/
	/
	对于干燥、破碎、筛分等无组织废气产生点，排污单位应配备有效的废气捕集装置，如局部收集罩、大容积密闭罩等，并配备除尘设施；对厂内综合污水处理站产生恶臭气体的区域加罩或加盖密封，或者投放除臭剂，或者集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放。
	/
	在上料口、出料口、破碎机上方设置集气罩，收集后的废气进入“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后排放。

生产废水预处理站主要作用为消毒，不产生恶臭。
	技术可行


8.2.3无组织废气防治措施

1、医疗废物处置车间无组织废气

医疗废物处置车间的无组织废气主要是在上料口、出料口、破碎机集气率不能达到 100%情况下产生。在采取定期清洁、消毒、加强绿化等措施后，对环境影响较小。为减小医疗废物在厂区内无组织废气排放，环评要求建设单位采取以下措施：

①医疗废物卸料场地、暂时贮存库、冷藏库等设施的设计、运行、安全防护等应满足《危险废物贮存污染控制标准》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的有关要求。

②贮存设施应采用全封闭、微负压设计，并应设置事故排风系统或设施。

③医疗废物进场后应在规定时间内及时处理，减少存放时间，避免恶臭产生；若不能及时处理的应冷藏储存。

2、消毒液异味

在配置消毒液、消毒操作过程中有少量消毒水的气味。消毒清洗过程中含氯废气产生量不大，主要通过加强通风处理，其对环境空气影响有限。

3、污水处理站恶臭

项目新建1座生产废水预处理站，采用“调节池+沉淀+次氯酸钠消毒”处理工艺，该工艺不含生化系统，主要作用为前端消毒，恶臭气体极少。
8.3运营期废水污染防治措施及可行性论证

1、废水产生量和处理方式

根据工程分析可知，项目运营期正常工况下产生的废水主要为医废转运车消毒清洗排水W1、周转箱消毒清洗排水W2、废冷凝液和医废残液W3、生产车间地坪冲洗排水W4、喷淋塔排水W5、化验室排水W6、电锅炉定期排污水W7及初期雨水。

一期二期满负荷运行情况下，医废转运车消毒清洗排水、周转箱消毒清洗排水、废冷凝液和医废残液、生产车间地坪冲洗排水、喷淋塔排水合计产生量为23.38m3/d，送入生产废水预处理站处理；初期雨水收集量35.5m3/次，分批次送入生产废水预处理站处理；根据水平衡，雨季最大废水处理量为27.82m3/d。废水经生产废水预处理站（调节+沉淀+次氯酸钠消毒）后，送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后完全回用，不外排。
化验室排水量0.8m3/d，与现有化验室废水一同送入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后完全回用，不外排。
电锅炉仅在生活垃圾焚烧厂停炉检修期间启用，年运行约30天，软水来源于生活垃圾焚烧厂已建的1套出水能力为10m³/h的除盐水系统。根据前文分析，现有除盐水系统制备的软水针对生产系统供给余热锅炉、SNCR、加药等，软水用量55m3/d。停炉检修时，上述生产工段均停止生产，因此本项目电锅炉使用的软水未突破正常生产情况下的软水用量，浓水也未新增，产生的浓水送入中水处理站处理后全部回用。电锅炉定期排污水量为2.0m3/d，排至生活垃圾焚烧厂内余热锅炉降温池作为冷却循环冷却补充水使用。

2、废水不外排的可行性
根据水平衡可知，本项目产生的生产废水和初期雨水收集后全部送入生产废水预处理站（调节+沉淀+次氯酸钠消毒）处理后排入生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用于循环系统补水，不外排。
项目正常运行情况下，需进入生产废水预处理站处理的生产废水量为23.38m3/d，考虑初期雨水处理量在内日最大废水量为4.44m3/d（设计雨水处理时间为8天），则生产废水预处理站最大日污水处理量达到27.82m3/d，生产废水预处理站规模设计为30m3/d，可以满足废水处理要求。

根据前文所述，生活垃圾焚烧厂处理能力250m3/d，采用“预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）”组合处理工艺，浓液用于石灰制浆、烟气净化降温、飞灰稳定化和回喷焚烧炉，清液用于循环水池和冷却塔补水，可完全回用。
根据前文2.10.2小结，现有项目满负荷运行情况下的渗滤液处理处置量为162.43m3/d，渗滤液处理站设计处理规模为250m3/d，满负荷情况下还有87.57m3/d的处理余量；根据前文2.9小结，现有项目水平衡分析，现有项目渗滤液处理站处理规模为178.43m3/d（已包含在建餐厨垃圾项目），出水全部回用不外排，剩余处置规模71.57m3/d。
现有项目满负荷运行的前提下，渗滤液处理站尚有71.57m3/d的处置规模，本项目生产废水可以完全送入渗滤液处理站处理后回用。

综上，在正常情况下，本项目运营期间不会有废水外排。
3、达标回用可行性
本项目生产废水预处理站采用“调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒”的处理工艺，生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站采用“预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）”组合处理工艺。
根据《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276-2021）6.3.10.2“集中处理工程应设置生产废水处理设施，废水处理工艺应根据废水水质特点、处理后的去向等因素确定，宜采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺，工艺设计参见HJ 2029。”

后端的渗滤液处理站属于二级处理+深度处理工艺，可以完全满足回用水质标准，本次新建的生产废水预处理站已包含有消毒工艺，总的来看，整体废水处理工艺能够满足《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276-2021）中的相关要求，属于推荐可行技术。

本次评价收集了“益阳市医疗废物处置项目”的竣工环境保护验收监测数据。益阳医废项目现有1条10t/d的医疗废物高温蒸汽灭菌生产线，原料、生产规模与本项目一致，废水产生工段一致。该项目环评报告于2019年取得湖南省生态环境厅下达的批复文件，2020年9月完成了竣工环境保护自主验收。
该项目生产废水和初期雨水全部送入到自建的次氯酸钠消毒池消毒处理后，再经污水管道输送至益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理系统，采用“中温厌氧+膜生物反应器（MBR）+反渗透（RO）”工艺，处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）（敞开式循环冷却水系统补充水）标准，达到要求的再生水全部作为益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂循环冷却补充水回用。废水处理过程与本项目基本一致，且本项目后端渗滤液处理站的处理工艺更佳。
根据其验收监测报告（湖南乾诚检测有限公司出具的HNQC[YS2020-07]008号），消毒池出口废水各项指标均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2 预处理标准。预处理设施SS、NH3-N、COD、BOD5、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠杆菌、石油类的出口最大数据为21.5mg/L、1.73mg/L、36.5mg/L、11.85mg/L、0.77mg/L、1.8mg/L、2600MPN/L、0.30mg/L，去除率分别为34.9%、34.1%、35.9%、36.0%、46.0%、85.0%、40.3%、50.0%。

从类比数据可以看出，项目生产废水预处理站的出水污染物指标远低于生活垃圾产生的渗滤液浓度，渗滤液处理站处理工艺可完全处置。
针对依托的渗滤液处理站，根据前文2.10.2小结收集的自行监测数据，渗滤液处理站出水能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2排放浓度限值要求。
因此，项目依托渗滤液处理站出水可以满足回用水质的要求。
4、废水处理技术可行性

对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中附录D的“表D.4 医疗废物处置排污单位废水治理可行技术参考表”以及《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（GB 276-2021）中“6.3.10 废水处理单元”，本项目废水处理工艺与可行技术对比见表8.3-1、表8.3-2。

表8.3-1 对比HJ1033-2019中表D.4废水处理可行技术

	序号
	废水类别
	HJ1033-2019中表D.4
	本项目情况
	是否属于可行技术

	
	
	排放方式
	可行技术
	
	

	1
	厂内综合污水处理站排水
	间接排放
	预处理（沉淀、过滤等）+消毒工艺（二氧化氯、次氯酸钠、液氯、紫外线、臭氧等）
	本项目生产废水经新建预处理站和依托已建的渗滤液处理站处理后回用于生活垃圾焚烧厂循环系统补水，属于间接排放。
生产废水预处理站处理工艺如下：调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒；
后端渗滤液处理站处理工艺为：预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）
	是

	
	
	直接排放
	预处理（沉淀、过滤等）+生化处理（活性污泥法、生物膜法等）+深度处理（絮凝沉淀法、砂滤法、活性炭法、臭氧氧化法、膜分离法等）+消毒工艺（二氧化氯、次氯酸钠、液氯、紫外线、臭氧等）
	
	


表8.3-2 废水处理技术与 GB 276-2021符合性分析一览表

	序号
	GB 276-2021中6.3.10
	本项目情况
	符合性

	6.3.10.1
	医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程的生产废水及生活污水应分别设置收集系统。生活污水宜排入市政管网，或单独收集、单独处理，不得与生产废水混合收集、处理。
	本项目生产废水和生活污水均设置有单独的收集系统，生产废水进入生产废水预处理站处理后再进入依托的渗滤液处理站处理；项目不新增劳动定员，不新增生活污水。
	符合

	6.3.10.2
	集中处理工程应设置生产废水处理设施，废水处理工艺应根据废水水质特点、处理后的去向等因素确定，宜采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺，工艺设计参见HJ 2029。
	本项目生产废水预处理站采用“调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒”的处理工艺，后端生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站采用“预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）”组合处理工艺。
	符合

	
	《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2019）中提出：出水直接或间接排入地表水体、海域、或出水回用的非传染病医院污水，一般采用二级处理+（深化处理）+消毒工艺。
	本项目生产废水预处理站采用“调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒”的处理工艺，后端生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站采用“预处理＋UASB厌氧反应器＋MBR生化处理系统＋超滤（UF）＋纳滤（NF）+反渗透（RO）+高压反渗透（HPRO）”组合处理工艺。
	符合

	6.3.10.3
	高温蒸汽消毒处理过程产生的残液应经消毒处理后排入生产废水处理设施，消毒处理效果应不低于医疗废物高温蒸汽消毒处理要求，可采用热力消毒方式对残液进行消毒处理。
	本项目高温蒸汽消毒过程中产生的废冷凝液和医废残液进入生产废水预处理站处理，采用“调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒”的处理工艺。本项目废水消毒单元采用次氯酸钠进行消毒，消毒效果能够满足医疗废物高温蒸汽消毒处理要求。
	符合

	6.3.10.4
	集中处理工程初期雨水、事故废水应收集并排入生产废水处理设施。
	本项目拟建设1座50m3的初期雨水收集池和1座30m3的事故水池，初期雨水分批次进入生产废水预处理站处理后再进入渗滤液处理站处理；当事故状态下，事故废水进入事故水池内储存，事故结束后将事故废水送入生产废水预处理站处理后再进入渗滤液处理站处理。
	符合

	6.3.10.5
	集中处理工程废水处理设施出水宜优先回用。回用于生产，应符合GB/T 19923 的要求，回用于清洗等，应符合GB/T 18920 的要求。
	项目运营期产生的生产废水经新建的生产废水预处理站消毒后排入生活垃圾焚烧项目渗滤液处理站处理，渗滤液处理站出水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2排放浓度限值要求后，再生水全部作为循环水系统补充水回用，不外排。
	符合


根据表8.3-1，本项目废水治理技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中推荐的可行技术。根据表8.3-2，本项目废水处理能够满足《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（GB 276-2021）中“6.3.10 废水处理单元”要求。
8.4运营期地下水污染防控措施

项目运行期污废水的有效收集、无渗漏输送，固体废物的有效收集、暂存和无害化处置，以及生产设施和辅助（配套）设施所在区域的无渗漏成为污废水和固废治理的重要环节，地下水污染防控措施如下：

（一）清污分流

要按清污分流分质处理的原则，建成三大排水系统，即生产废水、生活污水、雨水要有组织地分别排入对应的系统管网和处理系统处理。

（二）分区防控措施

依据项目区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合项目区地质和水文地质条件，对项目区采取分区防渗措施。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将项目区危废暂存间（依托）、医疗废物处理车间（新建）、 生产废水预处理站（新建）、初期雨水（依托+新建）划分为重点防渗区；备品备件库（新建）、药品间（依托，厂区渗滤液处理站内）划分为一般防渗区；其它区域划分为简单防渗区。

（1）对于重点防渗区，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗。

（2）对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求见下表，项目区污染防渗分区图见下图。
表8.4-1 项目区污染防渗分区、防渗标准及要求一览表

	污染防渗区类别
	防渗区名称
	防渗标准及要求

	重点防渗区
	危废暂存间（依托）
	应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗，防渗层为至少1m厚粘层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其它防渗性能等效的材料）。危废暂存间（依托）已完成的防渗措施：（1）环氧树脂耐磨自流平涂料面层；（2）100mm厚细石混凝土；（3）长丝无纺土工布保护层一道；（4）2.0m厚HDPE防渗膜；（5）长丝无纺土工布保护层一道；（6）100mm厚C20混凝土垫层；（7）素土夯实。危废暂存间（依托）的防渗措施能够满足环评提出的防渗标准及要求。

	
	医疗废物处理车间（新建）、 生产废水预处理站（新建）、初期雨水（依托+新建）、事故水池（新建）
	防渗区等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。初期雨水（依托）已完成的防渗措施：（1）C35细石混凝土浇筑保护层，厚100mm；（2）滚涂环氧玻璃鳞片防腐面，厚度0.2mm；（3）刮涂柔性环氧玻璃鳞片胶泥，厚度0.8mm；（4）滚涂环氧玻璃鳞片2道，同时每道手工铺贴03玻纤布，固化后修整（两涂两布，每道工序环氧玻璃鳞片和玻纤布总厚度0.8mm）；（5）刮涂环氢玻璃鳞片1 道，同时手工铺贴03 玻纤布，固化后修整厚度0.8mm；（6）环氧玻璃鳞片腻子修补麻面气孔；（7）环氧渗透底漆一遍，厚度1mm；（8）混凝土基面打磨，采用无尘打磨机打磨、清洁地面；（9）P8钢筋混凝土结构层（抗渗防水底板及侧壁）；（10）1.2mm厚高分子HDPE防水卷材，底板部分在防水卷材上设50mm厚C20细石混凝土；（11）6m 厚聚合物水泥防水砂浆；（12）50mm 厚聚苯板外保护层（侧壁），100mm 厚C20混凝土垫层，随打随抹平（底板）；（13）素土夯实。初期雨水（依托）的防渗措施能够满足环评提出的防渗标准及要求。

	一般防渗区
	备品备件库（新建）、药品间（依托，厂区渗滤液处理站内）
	等效黏土防渗层厚Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。渗滤液处理站已完成的防渗措施：（1）100mm厚细石混凝土；（2）长丝无纺土工布保护层一道；（3）2.0m厚HDPE 防渗膜；（4）长丝无纺土工布保护层一道；（5）100mm厚C20混凝土垫层；（6）素土夯实。药品间（依托，厂区渗滤液处理站内）的防渗措施能够满足环评提出的防渗标准及要求。

	简单防渗区
	其它区域
	地面采用混凝土硬化。主厂房（接待大厅及环保展厅、变压器、升压站、引风机、CEMS小室、烟囱）、综合楼、门卫、门卫及地磅房、地磅区域防渗：

（1）100mm厚C20混凝土浇筑；（2）100mm厚厚级配碎石垫层；（3）素土夯实。能够满足环评提出的防渗标准及要求。

	备注
	项目区具体防渗措施可根据防渗材料、厚度等进行防渗设计和施工，但须达到环评提出的防渗标准及要求。依托区域已满足环评提出的防渗标准及要求，厂区具体防渗见表2.1.3-1 生活垃圾焚烧项目建设内容一览表。
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[image: image163]图8.4-1 项目区防渗分区图
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[image: image165]图8.4-2 “江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”厂区污染防渗分区图
（三）地下水污染监控措施

依据厂建立项目区的地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

为监控地下水环境受污染情况，项目依托厂区地下水监测井及监测计划，现有5个地下水监测井（1#~5#监测井），本项目增设6#监测井（侧上游，项目区对照监测井）。监测计划参照“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”地下水监测计划进行{监测层位：T3s裂隙含水层；监测频率：每年监测2次（枯水期和丰水期各1次）；监测因子：pH、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、总磷等，以及跟踪监测井水位}，本项目监测因子增加：阴离子表面活性剂、石油类。
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图8.4-3 跟踪监测井分布
（四）应急处理措施

①应急预案

企业应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现污废水或固废泄漏时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染物泄漏和扩散，降低地下水受污染程度。地下水污染应急预案应包括以下要点：如污废水或固废泄漏时，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水受污染范围扩大；对泄漏至地面的污染物及时进行清理；制定定期检查厂区地面的防渗设施，及污废水收集和输送设施破损情况等的计划和实施方案。

②应急措施

（a）项目区地面的防渗层或污废水输送管道等出现破损或破裂时，应及时对其进行修补，避免污废水发生渗漏。

（b）项目区内的车间等应避免雨淋，屋顶或地面防渗层若出现破损须及时进行修补。

（c）对项目区内泄漏至地面的污染物，须及时进行清理并妥善处置。
8.5运营期噪声污染防治措施及可行性论证

根据工程分析，项目运营期主要噪声源为高温灭菌锅、破碎机、风机及各类水泵等配套设备运行时产生的噪声。所有生产设备均设置在医疗废物处理车间内。针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施。 

（1）选用低噪声设备

①优先选用振动小、噪声低的设备，使用吸音材料降低撞击噪声；选用低噪声阀门；强烈振动的设备、管道与基础、支架、建筑物及其它设备之间采用柔性连接或支撑等。

②采用操作机械化和运行自动化的设备工艺，实现远距离的监视操作。

（2）隔声、消声

各噪声设备均应采用隔声、消声、吸声、隔振等综合控制技术措施。

①风机：在风机出风口加装消声器，在风机和基础之间安装基础减震垫垫（如金属弹簧隔震器、橡胶隔震垫、玻璃纤维板等），减少扰动，防止共震，能有效降低源强。

②泵类：采用减震、隔震措施，泵的进出口接管做挠性连接或弹性连接，并增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低震动强度。

（3）加强管理

①加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象；

②加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；

③对于厂区流动声源，要强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。

综合所述，本次噪声防治措施从源头、传播途径、受体三个方面均有所考虑，可以有效降低噪声影响，此外还提出了加强管理。因此噪声防治措施是可行的。 

8.6运营期固体废物污染防治措施及可行性论证

8.6.1固废产生及处置情况

项目运行过程中产生的固体废物包括破碎毁形后的医疗废物、废过滤膜、沉渣、废活性炭、生产废水预处理站污泥、废机油、废劳保用品和废周转箱、生活垃圾。破碎毁形后的医疗废物、沉渣和生活垃圾直接送至生活垃圾焚烧厂处置，其余危险废物依托生活垃圾焚烧厂已有的危废暂存间贮存后，定期委托有资质单位清运处置。
8.6.2医疗废物临时堆场（冷库）管理措施

（1）本项目收集回来的医疗废物若不能立即处置，应盛装于周转箱内，贮存于冷库中。 

（2）根据《医疗废物集中处置技术规范》，临时贮存的医疗废物应盛装于周转箱内；医疗废物暂时贮存库房应具有良好的防渗性能，易于清洗和消毒，易于污水收集。必须附设污水收集装置，收集暂时贮存库房清洗、消毒产生的水。

（3）当医疗废物暂时贮存温度≥5℃，医疗废物暂时贮存时间不得超过24小时；当医疗废物暂时贮存温度<5℃，医疗废物暂时贮存时间不得超过72小时。

（4）盛装感染性及损伤性医疗废物的周转箱通过“周转箱自动运输清洗码垛系统”运输至上料机，通过上料机将周转箱中的医疗废物倒至灭菌车内（不锈钢材质）里，然后通过“灭菌车自动输送系统”将医疗废物送入高温蒸汽灭菌器内，整个过程工人不得直接接触医疗废物。

（5）暂存间内配备应急设备和工具，包括个人安全防护装备、消防灭火设备、泄露物清理工具、吸附剂、消毒剂、备用容器等。

（6）本项目医疗废物暂时贮存设施、设备（场地）的污染防治措施：

①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； 

②必须与人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； 

④地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入综合废水处理站处理，禁止将产生的废水直接排入外环境； 

⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； 

⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； 

⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； 

⑧应按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识； 

纵观本项目营运期产生的上述固体废物，均能得到安全处理处置，因此，本项目固体废物分别经过上述措施治理后，不会对周围环境产生大的不利影响。评价认为本项目所采取的固废管理措施是合理的

8.6.3危废暂存间设置

针对运行过程中产生的危险废物，依托生活垃圾焚烧厂内已建设的1座30m2危废暂存间进行暂存。生活垃圾焚烧项目已通过自主验收，根据前文所属，危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）的要求进行了防渗。 

8.7土壤污染防治措施及其可行性论证

针对本项目可能发生的土壤污染途径，土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。

8.7.1源头控制

木项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并且对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、储存区等采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。提出以下污染防控措施： 

（1）危险废物需要按照危废管理要求暂存在依托的危废暂存间，禁止露天堆放，且危废暂存间地面需进行重点防渗；生活垃圾严禁乱堆乱放，收集后送至生活垃圾焚烧厂进行处置。
（2）初期雨水、生产废水通过管道汇入生产废水预处理站、依托的渗滤液处理站处理，所有涉及的管道、污水池体全部需进行重点防渗。 

8.7.2过程控制

（1）考虑生产过程涉及废气大气沉降影响，占地范围内应加强绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。 

（2）考虑生产废水处理站等涉及垂直入渗影响，对占地范围内可能受到土壤污染的区域进行防渗处理；同时设置地面硬化、围堰，以防止土壤环境污染。具体防渗要求可参照“8.4 地下水污染防治措施”章节。

8.7.3跟踪监测

为了掌握项目厂区土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，评价要求建设单位设置土壤跟踪监测系统，包括科学、合理地设置土壤监测点位，建立完善的跟踪监测制度，配备必要的取样设备，以便及时发现并有效控制。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）中“9.3 跟踪监测：评价工作等级为一级的建设项目每3年内开展1次监测工作”，本项目土壤评价等级为一级，在厂区每3年内开展1次跟踪监测。具体监测方案详见报告10.2章节。

（2）企业可参照《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令部令 第3号）的相关要求，公开土壤跟踪监测相关信息。在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

（3）企业终止生产经营活动前，应参照《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令部令 第3号）的有关规定，开展土壤环境初步调查，编制调查报告，及时上传全国污染地块土壤环境管理信息系统。企业应当将前款规定的调查报告主要内容通过其网站等便于公众知晓的方式向社会公开。土壤环境初步调查发现项目地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。 

综上，项目通过采取以上措施，可有效防止对土壤环境造成明显不良影响，土壤污染防治措施可行。
9环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益；建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。项目的建设在一定程度上会给周围环境带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

9.1环保设施投资估算

以工程设计估算编制的有关规定为基础，估算本工程为减免、降低不利环境影响所采取的环境保护工程和管理等措施所投资，它既包括治理污染保护环境的设施费用，又包括既为生产所需，又为治理污染服务，但主要目的是为改善环境的设施费用，计算公式为：
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式中：

Xij—包括“三同时”在内的用于防治污染，“三废”综合利用等项目费用；

Ak—环保建设过程中的软件费（包括设计费、管理费、环境影响评价费等）；

i—“三同时”项目个数（i=1、2、3……m）；

j—“三同时”以外项目（i=1、2、3……n）；

k—建设过程中软费用类目数（k=1、2、3……Q）。

具体分项投资详见表9.2-1。

9.2环境经济损益分析
9.2.1环保投资与建设项目总投资比例
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式中：HＴ—环保投资；

      JＴ—建设项目总投资。

表9.2-1  环保设施及投资一览表  单位：万元

	项目
	环境保护措施
	投资额

（万元）
	备注

	施工期

	废气
	洒水降尘，建筑材料覆盖
	3
	/

	废水
	施工废水临时沉淀池、地表径流临时沉淀池、临时截排水沟
	7
	/

	噪声
	建设厂界围墙、降低噪声设备等
	3
	/

	固废
	建筑垃圾清运
	3
	/

	施工期环境监理
	15
	/

	小计
	31
	/

	运营期

	废气
	DA006废气治理措施
	高效膜过滤器
	12
	一期建成

	
	
	喷淋塔
	14
	一期建成

	
	
	活性炭吸附
	6.5
	一期建成

	
	DA007废气治理措施
	高效膜过滤器
	12
	二期建成

	
	
	喷淋塔
	14
	二期建成

	
	
	活性炭吸附
	6.5
	二期建成

	
	一期集气罩
	10
	一期建成

	
	二期集气罩
	10
	二期建成

	废水
	生产废水预处理站
	“调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒”处理工艺，规模30m3/d
	25
	一期建成

	
	调节池
	1座22.5m3调节池
	10
	一期建成

	
	沉淀池
	1座54m3沉淀池
	16
	一期建成

	
	转运车消毒废水
	1座3m3转运车消毒废水收集池
	1
	一期建成

	
	生活污水
	依托已有的隔油池、化粪池处理后，送至依托的渗滤液处理站
	0
	/

	
	初期雨水
	1座50m3初期雨水收集池
	18
	一期建成

	
	事故废水
	1座30m3事故水池
	12
	一期建成

	固体废物
	依托已有的危废暂存间暂存危险废物
	0
	/

	地下水
	依托已有的分区防渗工程，新建医疗废物处理车间、各类水池、备品备件库等分区防渗工程
	189
	一期建成

	
	依托现有5口监测井，新增GW6监测井
	8
	一期建成

	噪声
	风机消声器、隔声屏等
	5
	一期建成

	生态
	依托现有厂区绿化
	0
	/

	环境管理
	DA006排气筒永久采样孔、采样测试平台、废气污染源标识牌
	1.5
	一期建成

	
	DA007排气筒永久采样孔、采样测试平台、废气污染源标识牌
	1.5
	二期建成

	
	环境监理费
	12
	/

	
	竣工环境保护验收费
	20
	/

	
	自行监测费
	16
	/

	小计
	420
	/

	合计
	451
	/


项目总投资约为1390万元，一期环保投资为407万元、二期环保投资为44万元，总环保投资为451万元，根据公式计算新增环保投资Hj为32.45%，所占比例合适。

9.2.2年环保费用的经济效益分析
项目采用的废水、废气、噪声等污染治理及清洁生产措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。项目环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

（1）废气治理环境效益：冷库抽风废气、上料废气、灭菌废气、出料废气和破碎废气。所有废气合并后进入2套“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”处理后，经2根15m高排气筒外排。根据预测结果，废气污染物均可达标排放。

（2）废水治理环境效益：项目产生的生产废水经生产废水预处理站处理后送至生活垃圾焚烧厂渗滤液处理站处理后回用，不新增生活污水，无废水外排。
（3）噪声治理的环境效益分析：项目运营期主要噪声源为高温灭菌锅、破碎机、风机及各类水泵等配套设备运行时产生的噪声，采取相应的隔声减振措施，降噪效果较好，对周围环境影响在可接受范围内。

（4）固废治理的环境效益：项目产生的所有固体废弃物均得到有效处置，处置率100%，不排放至外环境，不会对周围环境产生影响。

由此可见，本项目环境效益较显著。

9.3小结

本项目采取了相应的环保措施，项目总投资约为1390万元，一期环保投资为407万元、二期环保投资为44万元，总环保投资为451万元，根据公式计算环保投资Hj为32.45%，所占比例合适。在采取相应的污染治理措施后，不会对项目区周边环境造成影响。

项目作为社会环保型项目，同时具有良好的社会效益和经济效益，不仅减缓了当地医疗废物处理不当造成的社会压力，改善了城市环境质量，项目自身便是环保措施，对环境的正面效益远大于负效益，所以项目建设环境经济效益可行。

10环境管理与监测计划

健全有效的环境管理与监控计划是搞好环境保护工作的基础。环境管理的目的是应用环境科学的理论和实践，对损害或破坏环境质量的人及其活动施加影响，以协调发展与环境保护之间的关系。因此，为确保本项目在建设期、运营期各阶段执行并遵守有关环保法规，建设单位需对环境管理工作予以重视，以确保各项治理措施正常有效地运行。

项目环境保护管理与监控计划用于指导从项目设计、施工到运行阶段的环境保护工作，同时进行系统的环境监测，了解项目影响区域生态与环境系统变化规律，全面地反映环境质量现状及项目设施运转后环境状况，以验证和复核环境影响评价结果，预测其发展趋势，掌握污染源动态，发现潜在的不利影响，以便采取及时有效的减免措施。

10.1环境管理

10.1.1环境管理机构设置目的
环境管理机构的设置，目的是贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。
10.1.2环境管理机构的设置
（1）机构组成

根据本工程的实际情况，建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及生态环境局的监督和指导。

（2）环保机构定员

施工期在建设工程指挥部设1～2名环境管理人员。运营期依托现有安全环保部，已有专职环保管理人员5人。

10.1.3环境管理机构的职责
（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

（5）负责本项目环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（6）负责对本项目环保人员和工人进行环境保护教育，不断提高工厂工人的环境意识和环保人员的业务素质。

10.1.4施工期环境管理
（1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

（2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

（3）按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

（4）土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

（5）合理布置施工场内的机械和设备，合理安排施工时间，夜间禁止有产生较大噪声的施工作业。

10.1.5施工期环境监理

环境监理机构

建设单位在开工前，应委托有资质的第三方单位开展施工期环境监理工作，结合环评中提出的各项环保措施，对本工程施工期提出环境监理要求，对照环评报告，定期向地方环境保护行政主管部门提交环境监理报告，并接受地方环境保护行政主管部门的监督。
监理机构职责

①对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位按工程设计要求进行施工，以减少施工过程中水土流失对生态环境、水环境的影响及地面扬尘、建筑粉尘和施工机械尾气对空气环境的污染。

②明确施工中废水排放的要求及职责，并定期组织检查工程建设中产生的生活污水和工程废水排放情况，禁止随处排放施工中产生的生活污水和工程废水。

③要求施工单位采用符合国家标准的施工机械，并按规范施工，合理安排工期，减少施工噪声对周围环境的影响。

④按监测计划的要求，组织施工期的监测。

⑤定期检查、督促施工单位按要求处理建筑垃圾，收集和处理施工废渣和生活垃圾。

⑥配合当地环保部门进行施工期监理。

⑦项目建成后，应全面检查施工现场的环境恢复情况，督促施工单位及时拆除临时建筑设施，恢复因施工破坏的设施。

施工期环境监理内容

施工期环境监理主要内容见下表：

表 10.1-1
项目建设期环境监理计划一览表

	要素
	主要环境保护措施与监理内容
	实施机构
	监督机构

	扬尘
	1.施工现场周围设置围挡。

2.运输车辆进出道路及施工场地应定期清扫，洒水降尘。

3.所有土堆、料堆采取袋装、密闭、洒水等防尘措施。

4.施工垃圾密闭存放，及时清运消纳。

5.运输建筑材料及土石方的车辆要进行覆盖以减少散落。
	施工单位
	环境监理单位

	废水
	建设沉淀池，设备冲洗废水沉淀处理后回用；生活污水经处理后不直接外排。
	施工单位
	环境监理单位

	噪声
	1.加强对机械和车辆的维修以使其保持较低的噪声。

2.合理安排施工时间，夜间严禁高噪声施工作业。
	施工单位
	环境监理单位

	固体废物
	1.施工期间产生的建筑垃圾及废弃土方运至指定消纳场，不得随意堆放。

2.生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。
	施工单位
	环境监理单位

	生态
	1.施工期间有无砍伐、破坏，施工区外的树木、作物和植被等行为；

2.临时堆土场做好临时防护；

3.施工结束后及时进行土地平整、植被恢复。
	施工单位
	环境监理单位

	环保设施

“三同时”建设
	1.废气环保设施的建设及施工。

2.生产废水预处理站、初期雨水池、事故水池等建设及施工。

3.污水管线、雨水管线的建设及施工。

4.地下水防渗设施的建设及施工，严格按环评所提的分区防渗要求进行。
	施工单位
	环境监理单位


10.1.6运营期环境管理

（1）环境管理机构设置

建设单位目前已成立专门的安全环保部，配备专职环保管理人员5人，负责全厂的环境管理以及对外的环保协调工作，履行环境管理职责和环境监控职责。
（2）环境管理机构职责

环境管理机构职责如下：

1）贯彻执行环境保护法规和标准。

2）建立各种环境管理制度，并经常检查监督。

3）编制项目环境保护计划并组织实施。

4）领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控档案。

5）抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质。

6）建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度。

7）负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作。

8）制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作。

9）定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。

（3）环境管理制度

1）严格执行排污许可制度。对排放的废气等污染物实行排污许可证登记，建设单位应及时申领排污许可证并向社会公开，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行，确保实际排放的污染物种类、浓度和排放量等达到许可要求，并定期、如实向生态环境部门报告排污许可证执行情况。

2）环保设施运行和管理制度。做好日常环保设施与生产主体设备的统一管理，加强维护、定期检修，确保环保设施与主体设备同时运行，当环保设备发生故障时，生产设备要采取相应措施（减产或停产），防止污染事故的发生。

3）建立运行记录台账制度。企业自行监测数据妥善保存，记入台账。对活性炭、次氯酸钠的使用量记入台账并保留备查。

4）环境管理岗位责任制。负责企业日常的环境管理，按规定及时向上级部门报送有关环保工作的统计报表、工作总结、规划、计划等，并接受上级环境保护行政部门的监督、检查和指导；负责贯彻执行设备管理规程，组织编制全厂环保设备的维修、配件、材料计划等。

5）奖惩制度。企业在职工中实行奖惩制度，对保护改善厂区环境和生产运行中保护环境减轻污染成绩显著的单位和个人，应给予表彰和奖励；对违反环境保护条例并造成污染事故的单位和个人，应视情节轻重给予批评教育或处罚。

6）建立完善的生产管理制度。建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

7）按照《医疗废物消毒处理设施运行管理技术规范》（HJ 1284-2023）的相关要求，在冷库设置全天候24h电视监视装置，按照技术规范附录A的相关要求，开展环境管理工作。

（4）运行期环境管理内容

1）项目转入运行期，检查环保设施是否按“三同时”要求实施，并开展验收工作。

2）加强对废气处理系统、生产废水处理系统、生活污水处理系统、固废处置等环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排除故障，保证环保设施正常稳定运转。

3）对领导和职工特别是兼职环保人员的职责，有关环保职责及安全、事故预防措施应纳入岗位职责之中。

4）制定环境监测计划，督促检查内部环境监测机构或委托有资质的环境监测机构对各污染源、污染治理设施进行适时监测；配合环境监测机构按有关规定实施的日常环境监督监测工作
10.2环境监测计划

环境监测与控制是环境管理体系的重要组成部分。环境监测与控制计划的制定和执行，将保证环境管理措施的实施和落实，及时发现环境管理措施本身的不足和实施中存在的问题，并据此及时修正和改进，使环境质量和环境资源维持在期望值之内。

环境监测与控制是环境管理体系的重要组成部分。环境监测与控制计划的制定和执行，将保证环境管理措施的实施和落实，及时发现环境管理措施本身的不足和实施中存在的问题，并据此及时修正和改进，使环境质量和环境资源维持在期望值之内。

项目投入营运后，应对主要污染源及主要污染物进行定期或不定期的监测，此项工作可委托当地的环境监测部门进行。本次评价针对运营期提出环境监测计划建议，建设单位可在实际运营过程中进一步完善监测计划并加以实施。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250-2022）《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）等技术规范，结合项目特点、产排污情况及周围环境状况，建设项目运营期环境监测计划详见表10.2-1。

表10.2-1  运营期监测计划

	类别
	监测位置/对象
	监测项目
	监测频次
	执行标准
	备注

	废气
	DA006、DA007
	颗粒物、非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度
	1次/半年
	颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）中表3排放标准；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。
	本次新增

	
	厂界无组织废气（上风向1个点，下风向3个点）
	颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃
	1次/季度
	颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建标准值；非甲烷总烃厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、厂区内厂房外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	依托现有监测计划

	废水
	生产废水预处理站污泥
	粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率
	清掏前
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表排放限值
	本次新增

	
	渗滤液处理站
	pH、BOD5、CODCr、总溶解性固体、粪大肠菌群、浊度、色度、铁、锰、氯离子、氨氮、总磷、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅
	1次/半年
	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2排放浓度限值
	依托现有监测计划

	噪声
	厂界四周
	LAeq
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	依托现有监测计划

	雨水
	雨水排放口
	化学需氧量、悬浮物
	有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）1表排放限值
	本次新增

	大气环境
	项目下风向
	TSP、非甲烷总烃、TVOC、氨、硫化氢
	1次/年
	TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，硫化氢、氨、TVOC参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D的其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准 详解》中限值；
	本次新增

	地下水
	现有5个地下水监测井（1#~5#监测井）
	pH、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、总磷等，以及跟踪监测井水位
	每年枯水期、丰水期各一次
	《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准
	依托现有监测计划

	
	
	阴离子表面活性剂、石油类
	
	
	本次新增

	
	6#监测井（侧上游，项目区对照监测井）
	pH、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、总磷、阴离子表面活性剂、石油类等，以及跟踪监测井水位
	
	
	本次新增

	土壤环境
	医疗废物处置车间旁
	pH 、GB36600中规定的基本45项因子
	1次/年
	厂内监测点执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600—2018）第二类用地风险筛选值
	本次新增

	
	1#厂界上风向农用地、2#厂界下风向农用地
	pH、砷、镉、六价铬、总铬、铜、铅、汞、镍、锌、锑、钴、铊、二噁英类，共14项
	1次/年
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中其他类风险筛选值
	依托现有监测计划


10.3排污口规范化

根据国家标准《环境保护图形标志 排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。

（1）污水排放口

根据排污口规范化设置要求，对厂区外排的主要水污染物进行监测，排口设置在线监测，在建设项目的总排放口设置采样点，在排污口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。

（2）废气排放口

废气排放口必须符合规定的高度和《污染源监测技术规范》中便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口，如无法满足要求的，由当地生态环境局确定。

（3）固定噪声排放源

按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。

（4）危险废物相关要求

按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求，设置危险废物标签、危险废物贮存分区标志、危险废物设施标志等相关标识标志。

（5）污染物排放口二维码标识

按照《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）相关要求，在废水排放口、废气排放口等处设置排放口二维码标识。

（6）设置标志牌要求

环保标志牌和排污口分布图由昆明市生态环境局统一制定，一般污染物排放口设置提示标志牌，排放有毒有害等污染物的排放口设置警告式标志牌。

标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米，排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如力形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地生态环境局同意并办理变更手续。各环保标志详见下表。

表10.3-1  环境保护图形标志
	

	简介：污水排放口

污水排放口提示图形符号

污水排放口

表示污水向水体排放
	

	简介：污水排放口

警告图形符号

污水排放口

表示污水向水体排放

	

	简介：废气排放口

提示图形符号

废气排放口

表示废气向大气环境排放
	

	简介：废气排放口

警告图形符号

废气排放口

表示废气向大气环境排放

	

	简介：噪声排放源

提示图形符号

噪声排放源

表示噪声向外环境排放
	

	简介：噪声排放源

警告图形符号

噪声排放源

表示噪声向外环境排放
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	危险废物标签
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	危险废物贮存分区标志
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	危险废物贮存设施标志
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	危险废物处置设施标志

	[image: image179.emf]
	危险废物利用设施标志
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	污染物排放口二维码生成示例


10.4环境信息披露

根据《重点排污单位名录管理规定（试行）》，本项目应纳入土壤环境污染重点监管单位名录。《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部 部令第24号），重点排污单位应当披露下列信息：

（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；

（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；

（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；（本项目不涉及）

（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；

（六）生态环境违法信息；

（七）本年度临时环境信息依法披露情况；

（八）法律法规规定的其他环境信息。
企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统。

10.5项目与排污许可证衔接

10.5.1排污许可证申请规定

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十五、生态保护和环境治理业77”中“103环境治理业772”，排污许可申报需根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）中的相关要求进行。 

10.5.2排污许可证申请流程

排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。排污单位对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任。申请材料应当包括：

（一）排污许可证申请表，主要内容包括：排污单位基本信息，主要生产装置，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准。

（二）有排污单位法定代表人或者实际负责人签字或盖章的承诺书。主要承诺内容包括：对申请材料真实性、合法性、完整性负法律责任；按排污许可证的要求控制污染物排放；按照相关标准规范开展自行监测、台账记录；按时提交执行报告并及时公开相关信息等。

（三）排污单位按照有关要求进行排污口和监测孔规范化设置的情况说明。

（四）建设项目环境影响评价批复文号，或按照《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发（2014）56 号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料。

（五）城镇污水集中处理设施还应提供纳污范围、纳污企业名单、管网布置、最终排放去向等材料。

（六）法律法规规定的其他材料。

10.5.3排污许可证管理

申请排污许可证后，排污单位应按照自行监测方案开展自行监测；按照排污许可证中环境管理台账记录要求记录相关内容，记录频次形式等；按照排污许可证中执行报告要求定期上报等；按照排污许可证要求定期开展信息公开；排污单位应满足特殊时段污染防治要求。

10.6竣工环境保护验收

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号），本项目在竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

根据本项目的工程建设内容及污染物排放情况，环保竣工验收具体见表10.6-1。如项目建成申报竣工验收时，国家及地方环保标准发生变更，应根据验收时国家及地方的各类标准提出具体的补充与调整要求。

表10.6-1  竣工环境保护验收一览表

	类别
	主要控制措施
	控制标准
	备注

	废气
	有组织废气
DA007
	2套“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”+2根15m高排气筒排放
	颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）中表3排放标准；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。
	一期

	
	有组织废气
DA007
	2套“高效膜过滤器+喷淋塔+活性炭吸附”+2根15m高排气筒排放
	颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）中表3排放标准；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。
	二期

	
	无组织废气
	厂房密闭、机械通风
	颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建标准值；非甲烷总烃厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、厂区内厂房外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	一期

	废水
	生产废水
	1座生产预废水处理站，采用“调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒”处理工艺，依托渗滤液处理站
	渗滤液处理站出口执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2排放浓度限值
	一期

	
	生活污水
	不新增生活污水，依托已有的化粪池、隔油池和渗滤液处理站
	渗滤液处理站出口执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2排放浓度限值
	一期

	
	初期雨水
	设置1个有效容积50m3初期雨水池
	有效收集初期雨水
	一期

	
	事故废水
	设置1个有效容积30m3事故水池
	有效收集事故废水，避免事故废水排放
	一期

	地下水
	地下水监测井
	布设6个地下水长期监测井，现有5个地下水监测井（1#~5#监测井），本项目增设6#监测井（侧上游，项目区对照监测井）
	按要求建设
	一期

	
	地下水防治措施
	分区防渗。重点防渗区防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6cm，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，其中，冷库等存放危险废物的区域防渗层应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求。简单防渗区采取硬化处理。
	确保地下水不受本项目废污水影响，确保渗透系数满足对应防渗区要求。
	一期

	噪声
	采取优先选用低噪声设备、基础减震、隔声罩、消声等措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准
	一期

	
	利用厂房建筑物、车间门窗降噪，加强厂区绿化；
	
	

	固废
	破碎毁形后的医疗废物
	直接运输至生活垃圾焚烧厂垃圾坑进行后续处置
	固体废物零排放，不会对周边环境造成二次污染
	一期

	
	沉渣
	
	
	一期

	
	生活垃圾
	
	
	一期

	
	废过滤膜
	收集后置于依托的危险废物暂存间，交由有危险废物经营许可证的单位处置
	
	一期

	
	废活性炭
	
	
	一期

	
	生产废水预处理站污泥
	
	
	一期

	
	废机油
	
	
	一期

	
	废劳保用品和废周转箱
	
	
	一期

	环境风险
	设置1个有效容积30m3事故水池
	有效收集事故废水，避免事故废水排放
	一期

	雨水排放
	设置1个有效容50m3初期雨水池，初期雨水经过专用管道排至初期雨水收集池，分批次进入生产废水处理站进行处理。
	雨污分流，初期雨水收集后处理
	一期

	环境监测
	按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、 《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250-2022）的要求开展环境空气、水环境、噪声监测；排污口设置规范化
	加强管理，确保达标排放，做好记录档案管理工作
	一期


11评价结论

11.1项目概况

玉溪中科医疗废物集中处置中心项目位于云南省玉溪市通海县杨广镇漂草凹“江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目”现有厂区内，建设2条5t/d高温蒸汽处理生产线，合计处置规模为10t/d，分期建设。一期建设1条5t/d处理线，两期所涉及的公辅设施、废水处理、冷库等设施一期建成；二期建设1条5t/d处理线，仅建设生产设施及配套废气处理设施。
对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于“鼓励类”第四十二条“环境保护与资源节约综合利用”中的“6．危险废弃物处置：危险废物（医疗废物）无害化处置和高效利用技术设备开发制造、利用处置中心建设和（或）运营”。，符合国家产业政策要求。

本项目总投资为1390万元，其中环保投资451万元，占总投资的32.45%。

11.2评价区环境质量现状

一、环境空气
本次大气环境影响评价范围内共涉及通海县、华宁县2个行政区，不涉及环境空气一类区。

根据收集的2025年通海县、华宁县空气自动站全年逐日监测数据，SO2、NO2、CO、O3、PM10和 PM2.5均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准过渡期浓度限值要求。项目所在区域为环境空气达标区。

根据本次评价对项目区域进行的补充监测结果，1#项目区主导风向下风向这一监测点位TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2过渡阶段浓度限值；硫化氢、氨能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D的其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准 详解》中限值；臭气浓度尚无短期浓度参考限值，暂不评价。项目所在区域环境空气质量良好。
二、地表水环境
项目周围的地表水体主要为项目西北侧2381m的杞麓湖。
根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，杞麓湖通海农业、景观、渔业用水区，2030年水质目标为Ⅲ类；根据《玉溪市水功能区划》中的水功能区划分，杞麓湖通海开发利用一级水功能区，杞麓湖通海农业、景观、渔业用水二级水功能区，2018年水质为Ⅳ类，达到2018年水质目标，规划水平年（2020年）水质目标为Ⅳ类，2030年水质目标为Ⅲ类。则杞麓湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
根据云南省生态环境厅公开发布的《九大高原湖泊水质监测月报》中2024年1月~12月湖泊水质评价结果可知，2024年杞麓湖水质类别为V类~劣V类，水质现状不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。杞麓湖水体超标主要是受杞麓湖沿线农业及生活面源影响。
三、地下水环境
根据地下水监测点位监测结果，各点位各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

四、声环境

根据噪声监测结果，项目厂界四周昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值要求。
五、土壤环境

根据土壤监测结果，占地范围内监测点各监测项目均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值标准；占地范围外监测点各监测项目均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中其他类风险筛选值标准。
六、包气带
根据包气带监测结果，项目区包气带各监测因子均能够达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准的要求，项目区包气带未受到污染。
11.3环境影响预测与评价结论

一、大气环境
1、正常排放情况下，二类区环境空气保护目标和网格点TSP、PM10、PM2.5、氨、硫化氢、非甲烷总烃短期贡献值占标率<100%；TSP、PM10、PM2.5年均浓度贡献值占标率<30%；本项目新增污染源+拟建污染源+环境质量现状浓度后，所有环境空气保护目标和网格点TSP、PM10、PM2.5保证率日均浓度预测值和年均浓度预测值均符合环境质量标准，氨、硫化氢、非甲烷总烃预测值均符合环境质量标准。

3、非正常排放情况下，评价范围内项目排放的污染物TSP、PM10、PM2.5、氨、硫化氢、非甲烷总烃对网格点和保护目标的贡献值均能达标，但较正常排放情况占标率都有小幅增加；整体而言，非正常排放对环境影响较大，环评要求建设单位加强管理和设备维护，杜绝非正常排放发生。

4、根据进一步预测分析，本项目废气污染物TSP、非甲烷总烃对厂界的最大浓度贡献值均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢对厂界的最大浓度贡献值均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建标准。

5、根据进一步预测分析，本项目废气污染物PM10、PM2.5短期浓度贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值，TSP短期浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级浓度限值，氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1浓度限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值。因此，环评判定本项目不需要设置大气环境防护距离。根据现有生活垃圾焚烧厂环评报告及批复文件要求，需设置300m的环境防护距离，本项目不需设置大气防护距离，位于生活垃圾焚烧厂现有用地范围内，执行300m大气防护距离。
综上所述，拟建项目实施区环境空气质量良好，项目在建设及运营过程中要加强环境管理，严格落实设计及环评提出的各项废气污染防治措施，项目正常排放条件下废气污染物对环境的影响可接受。
二、地表水环境

本项目的生产废水经新建生产废水预处理站和后端依托的渗滤液处理站处理，不新增生活污水，渗滤液处理站出水全部回用于生活垃圾焚烧厂循环系统补水，不外排。非正常排放情况下，初期雨水池、事故水池满足储存要求，可有效减少在非正常排放情况下对环境的影响。

本项目不会对项目所在区域地表水环境产生明显影响。
三、地下水环境
1、项目区地下水类型主要为裂隙水，上覆地层主要第四系（Q4）素填土、粉质粘土、粉砂，下伏基岩为三叠系上统舍资组（T3s）泥质粉砂岩，Q4水量贫乏，T3s 富水性中等。项目区处于地下水的补给径流区，主要接受大气降水补给，结合项目区及周边地下水水位观测数据，并得到下图等水位图，项目区及附近地下水埋深1.00m~45.32m，项目区地下水埋深大而东北沟谷处地下水埋深较浅，舍资组（T3s）裂隙含水层存在稳定地下水水位，与西侧的二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）岩溶含水层存在隔水层，对岩溶水越流补给量少，项目区地下水往地势低的沟谷汇集，整体自西南往东北方向径流，以散流、泉点等出露排泄于东北侧的沟谷。
2、评价范围不涉及饮用地下水点，对大龙潭和大箐水库影响小，因此，项目的建设运营对周围居民的饮用水安全的风险较小。

3、本项目为扩建，在主体生产设施及配套设施等区域建设过程中按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行防渗设计和建设的情况下，项目正常运行过程中产生的污废水、固废等污染物发生渗漏或泄漏的可能性较小。包气带作为地表污染物下渗进入地下水的唯一必经介质，是地下水系统重要的天然防护屏障，具有污染物截留、吸附、降解、缓冲的环境功能，包气带污染具有隐蔽性、滞后性、累积性、不可逆性的典型特征，短期环境影响不显著，但长期持续污染蓄积将逐步弱化土体自净能力，最终引发地下水次生污染，而根据监测结果显示，项目用地范围内包气带各监测因子均能够达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准的要求，项目地下水监测井各监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，包气带和地下水环境未受到污染，说明依托的现有厂区的生产运营未对包气带和地下水环境造成明显污染。即在建设期做好项目区的污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，污废水、固废发生渗漏或泄漏穿过防渗层进入包气带并造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。

4、为监控地下水环境受污染情况，项目依托厂区地下水监测井及监测计划，现有5个地下水监测井（1#~5#监测井），并增设6#监测井，能够比较有效监控项目区各主要含水层地下水水质情况，以便及时发现和进行处置。

总体来说，项目区影响评价范围内无饮用地下水点，建设和依托区域达到上述提出的防渗标准及要求，同时运行期加强维护和管理情况下，按时监控项目区地下水水质的情况下，污废水发生渗漏造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的，对地下水环境的影响从环保上来说是可接受的。

四、声环境

从预测结果来看，叠加在建餐厨垃圾项目噪声源后，昼间厂界噪声贡献值及叠加背景值后的预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。在严格落实设计及环评提出的噪声污染控制措施的前提下，项目运营不会产生噪声扰民问题，项目运营噪声对区域声环境影响可接受。
五、固体废弃物
本项目针对固体废物的产生情况采取了合理的处置措施，固体废物的收集、贮运和转运环节也严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。

综上所述，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。
六、土壤环境
1、根据项目土壤环境影响识别，本项目在运营期正常运行状态下，对土壤产生环境影响的主要是有组织废气中的各污染物的大气沉降，废水泄漏事故状态下污染物垂直入渗对土壤环境的影响。

2、通过类比分析表明区域土壤环境质量基本未受项目运行的影响，并且类比项目运行至今均未发生过土壤环境污染事故，运营期过程中只要在原有各项环保措施的基础上加强管理，保证各项污染防治措施（设施）正常运行，基本不会引起区域土壤环境污染。
七、生态环境
项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地、永久基本农田、生态保护红线等敏感区，用地全部在城市开发边界范围内。

综上，项目对生态环境影响较小。
八、环境风险
风险评价结果表明，项目发生环境风险事故后可能会对周围环境造成一定程度的影响，在落实各项环保措施和报告所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，项目的环境风险可防可控。
针对项目特点及环境风险类型更新环境应急预案，建议企业应与当地应急管理局等之间的应急联动机制，做好企业突发环境事件应急预案与区域相关部门的应急预案相衔接，充分利用区域安全、环境保护等资源，不断完善应急救援体系，确保应急预案具有针对性和可操作性。项目试生产前，建设单位应更新突发环境事件应急预案并报环保部门备案，并定期组织学习事故应急预案和演练。
11.4选址合理性
根据对照分析，拟建项目选址符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）《医疗废物集中处置技术规范试行》（环发〔2003〕206号）《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ 276-2021）等规范的选址要求。
11.5环境防护距离

根据预测，PM10、PM2.5短期浓度贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值，TSP短期浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级浓度限值，氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1浓度限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值。因此，环评判定本项目不需要设置大气环境防护距离。
根据现有生活垃圾焚烧厂环评报告及批复文件要求，需设置300m的环境防护距离，本项目不需设置大气防护距离，位于生活垃圾焚烧厂现有用地范围内，执行300m大气防护距离。
11.6总量控制

通过工程分析，报告书建议污染物总量控制指标如下： 

废气

表11.6-1 废气污染物总量控制指标

	污染物
	有组织排放（t/a）
	无组织（t/a）

	颗粒物
	0.998
	0.222

	非甲烷总烃
	0.766
	0.853

	NH3
	0.026
	0.029

	H2S
	0.002
	0.003


本项目为医疗废物集中处置项目，根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），各级环境保护主管部门对建设项目主要污染物排放总量指标的审核与管理，不包括城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置厂，因此项目不纳入主要污染物排放总量的审核。
对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于“四十五、生态保护和环境治理业77、环境治理业772”，属于排污许可重点管理。
云南省人民政府办公厅于2025年12月2日发布的《关于印发<云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）>的通知》（云政办规〔2025〕8号），管理办法于2026年6月30日起实施。管理办法相关内容如下：
第三条 开展排污权有偿使用和交易的范围为实施排污许可重点管理和简化管理的排污单位。
第六条 实施排污权有偿使用和交易的污染物为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、总磷、重金属（铅、汞、镉、铬和砷）5类指标。

第十一条 对新建、改建、扩建排污单位，其新增排污权应当在实际排污行为发生之前进行核定并通过交易方式获得。
项目涉及到的主要污染物为挥发性有机物，排放量0.766t/a。项目投产前建设单位需完成排污权交易，在未取得排污权的情况下不发生实际排污行为。

（2）废水

项目运营期废水完全回用，不外排，不设总量控制指标。
（3）固废：全部妥善处置。 

11.7公众参与调查情况

本次公众参与按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号） 要求进行环境影响评价信息公开，通过网上公示，张贴通告，登报纸等形式，充分收集公众意见。

2026年1月15日，建设单位在通海县人民政府网站进行了该项目环境影响评价公众参与第一次信息公示，公示期间未收到公众反馈意见。
2026年1月20日~1月29日，建设单位完成了公众参与调查问卷的发放与回收，全部的调查团体和个人调查者均对项目建设无意见。
2026年6月24日~7月7日，建设单位在通海县人民政府网进行征求意见稿公示，于2026年6月26日、7月7日在《云南信息报》同步进行报纸公示，同时在杨广镇、义广哨村1组、义广哨村3组等地进行现场张贴公示，公示期间未收到公众反馈意见。
11.8评价总结论

项目属于社会环保公益性项目，为现行产业政策中鼓励类项目；厂址周边无特殊环境敏感目标，选址符合相关技术规范、标准中场地选址要求，选择的医疗废物处理技术为《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》中推荐的技术，工艺技术成熟可靠；在切实落实项目技术方案及本评价提出的各项污染防治措施的基础上，项目在施工期及运营期产生的污染物可做到达标排放或得到安全的处置，项目对周边环境的影响在可承受范围之内。因此，本评价认为在按“三同时”要求，严格落实各项污控措施和对策条件下，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针，符合评价原则，从环境保护角度看，项目建设可行。
本项目
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