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云南新平南恩糖纸有限责任公司日处理甘蔗6000吨产业循环绿色转型升级项目
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[bookmark: _Toc23145]概  述
[bookmark: _Toc24009][bookmark: _Toc29625]1、任务由来
南恩糖纸厂位于云南省玉溪市新平县，占地面积290余亩，前身为戛洒糖厂，始建于1979年，1988年5月戛洒糖厂兼并原新平造纸厂，1999年1月25日改制成为有限责任公司，2004年5月改制为民营企业，由戛洒糖厂改制为云南新平南恩糖纸有限责任公司；现有职工约800人，其中各类专业技术人员100余人。
经过多年发展，云南新平南恩糖纸有限责任公司形成了集制糖、酒精、有机肥、制浆、造纸及配套设施的五条生产线；因市场不景气，且现有酒精生产装置距离居民点较近，存在较大的安全隐患，因此企业于2017年3月将酒精生产线和有机肥生产线进行关停；截止目前现有厂区主要有制糖、制浆、造纸三条生产线正常运行；其中现有制糖生产线生产能力为日处理甘蔗1500t，制浆能力为3.5万吨/年，年产生活用纸2万吨，约1.5万吨纸浆外售。
根据企业规划，现有厂址已不能满足企业后续发展的需要，企业决定整体搬迁至新平产业园区戛洒片区白糯格地块；2018年8月14日建设单位对《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》进行了投资备案（备案项目编码：2018-530427-13-03-046208），备案内容为：建设日处理甘蔗3500吨、日产酒精1.6万升、日产PSB液态有机废300m3、年产纸浆10.2万吨、年产生活用纸10.2万吨生产线各一条；并于2022年4月5日委托长沙昌博咨询有限公司依据备案编制了《玉溪市生态环境局关于云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目环境影响报告书》（以下称“已批复项目”）；2022年12月9日取得《玉溪市生态环境局关于云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目环境影响报告书的批复》（玉环审【2022】1-11号）。
根据建设单位介绍，“已批复项目”在设计阶段，对备案的主体建设内容进行了调整；具体如下表。
表1  “已批复项目”建设内容调整一览表
	工程
	建设内容
	变更情况

	主体工程
	生产能力为日榨3500吨甘蔗制糖生产线
	取消

	
	日产酒精1.6万L生产线
	取消

	
	日产PSB液态有机废300m3生产线
	取消

	
	年产纸浆10.2万吨、年产生活用纸10.2万吨生产线
	建设内容不变，用地红线范围内调整平面布置

	辅助工程
	取消燃煤锅炉配置的CB15-6.5/1.4/0.6的抽汽背压式18MW汽轮发电机组；改为碱炉配置1台8MW余热机组，同时配套1套电化学水处理系统
	/


经调整后，“已批复项目”实际在建工程为年产纸浆10.2万吨、年产生活用纸10.2万吨生产线及配套的生产设施。
本次环评内容主要是对云南新平南恩糖纸有限责任公司的现有日处理甘蔗1500t制糖生产线进行升级改造搬迁；本项目2026年2月28日取得新平县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2602-530427-04-01-178256）；备案内容主要包括：生产车间（预处理及压榨车间、过滤车间（含燃硫系统）、过滤澄清蒸发车间、成糖车间、装包处理车间、石灰乳化间、磷酸储罐间）、辅助生产设施（硫磺仓库、备品备件库、废蜜罐区、生产指挥中心）、给排水工程、供配电、供热、自控测量仪表系统、环境保护、消防等。日处理原料甘蔗6000吨，正常榨季处理原料甘蔗100万吨。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，制糖生产线属于“十、农副食品加工业-17、制糖业-日加工糖料能力1000吨及以上的原糖生产”，需编制环境影响报告书。
2026年2月25日，建设单位委托云南博曦环境影响评价有限公司（下文称“评价单位”）承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我单位在详细了解本建设项目相关资料和信息的基础上，对项目厂区进行实地踏勘、现状监测和相关的自然环境、社会环境调查，按照有关环境影响评价工作的行政法规和技术规范，编制了《云南新平南恩糖纸有限责任公司日处理甘蔗6000吨产业循环绿色转型升级项目环境影响报告书》，供建设单位上报生态环境主管部门审查。
[bookmark: _Toc15459631][bookmark: _Toc530475257][bookmark: _Toc24690][bookmark: _Toc7627568][bookmark: _Toc3817][bookmark: _Toc35001548][bookmark: _Toc533233820][bookmark: _Toc18124][bookmark: _Toc14684738][bookmark: _Toc533547520][bookmark: _Toc7959081][bookmark: _Toc36203550][bookmark: _Toc5232158]2、环评过程
为了推进项目进度，建设单位于2025年8月委托云南浩辰环保科技有限公司对周边的大气、地表水、地下水、土壤、噪声环境进行了现状监测。
2026年2月25日，建设单位云南新平南恩糖纸有限责任公司正式委托云南博曦环境影响评价有限公司（下文称“评价单位”）承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我单位立即对项目区域周边进行了现场踏勘，重点调查了本项目周边的环境敏感目标，包括大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境、声环境以及生态环境等。
2026年3月2日，建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（环保部令〔2018〕第4号）的要求，在建设单位网站进行了第一次环境影响评价信息公示（https://www.xpne.net/?industry/21.html）；主要公示内容为：建设项目名称、建设内容等基本情况、现有工程及其环境保护情况、建设单位名称和联系方式；环境影响报告书编制单位；公众意见表的网络链接；提交公众意见表的方式和途径；公示期间均未收到相关意见。
环评单位在收集资料、现场踏勘的基础上，于2026年4月20完成环评咨询意见稿，建设单位于2026年4月21日～2026年6月7日（公示时间一共10个工作日）在建设单位网站（https://www.xpne.net/?industry/22.html）、玉溪日报（2026年4月24日、2026年4月27日）进行第二次信息公示；同时在项目所在地项目周边聚兴村、南恩村信息公示栏进行了粘贴公示，公开环境影响报告书征求意见稿全文网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径，广泛征求与该建设项目环境影响有关的意见。公示期间均未收到相关意见。
通过上述工作的整理汇总，环评单位于2026年7月编制完成了《云南新平南恩糖纸有限责任公司日处理甘蔗6000吨产业循环绿色转型升级项目环境影响报告书》（送审稿）。
2026年7月29日，云南佳源环境工程评估有限公司在玉溪市主持召开了《云南新平南恩糖纸有限责任公司日处理甘蔗6000吨产业循环绿色转型升级项目环境影响报告书》（送审稿）技术评估会，根据专家组意见，《报告书》通过技术评审。
云南博曦环境影响评价有限公司根据专家组意见对报告书进行了修改和完善，形成了《云南新平南恩糖纸有限责任公司日处理甘蔗6000吨产业循环绿色转型升级项目环境影响报告书》（报批稿）；建设单位于2026年8月18日在建设单位网站（https://www.xpne.net/gongsi/67.html）进行报批前公示。
[bookmark: _Toc7959082][bookmark: _Toc36203551][bookmark: _Toc530475258][bookmark: _Toc533547521][bookmark: _Toc27516][bookmark: _Toc533233821][bookmark: _Toc8949][bookmark: _Toc5232159][bookmark: _Toc24386][bookmark: _Toc14684739][bookmark: _Toc7627569][bookmark: _Toc15459632][bookmark: _Toc35001549]3、分析判定的相关情况
[bookmark: _Toc15978][bookmark: _Toc5686]3.1《报告书》判定依据
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，制糖生产线属于“十、农副食品加工业-17、制糖业-日加工糖料能力1000吨及以上的原糖生产”，需编制环境影响报告书。
[bookmark: _Toc16333][bookmark: _Toc15476]3.2产业政策相符性判定
本项目属于国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）中的C1340制糖业。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于原糖加工生产，且本项目日处理甘蔗能力为6000吨，大于3000吨，不属于目录中“鼓励类”“限制类”“淘汰类”项目；对照《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》，本项目不属于该名录中的“鼓励类”项目。
综上所述，项目属于“允许类”加建设项目，本项目符合国家产业政策；项目已于2026年2月28日取得新平县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2602-530427-04-01-178256），项目建设符合地方产业政策要求。
[bookmark: _Toc16325][bookmark: _Toc17503]3.3规划符合性分析
项目位于新平产业园区戛洒片区，项目建设符合：《中国生物多样性保护战略与行动计划（2011-2030年）》、《地下水管理条例》、《长江经济带生态环境保护规划》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》、《云南省主体功能区规划》、《云南省生态功能区划》、《云南省生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》、《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》、《云南省生物多样性保护条例》、《云南省生态环境保护“十四五”规划》、《云南省土壤污染防治条例》、《云南省土壤污染防治工作方案》、《玉溪市“十四五”生态环境保护规划》、《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》、《新平彝族傣族自治县环境规划修编（2012年-2025年）》、《新平县戛洒镇镇区总体规划调整（2010-2030）》、《新平县土地利用规划》、《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021-2035）》、《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》、《制糖工业污染防治技术政策》、《水污染防治行动计划》等相关规划、规范、法规等文件要求。
[bookmark: _Toc29431][bookmark: _Toc11415]3.4与“生态环境分区管控”符合性分析
项目位于新平产业园区戛洒片区，属于新平县产业园区重点管控单元（环境管控单元编码：ZH53042720001）、新平县土壤污染重点管控单元（环境管控单元编码：ZH53042720005）；项目区域大气环境、水环境、声环境、土壤环境质量现状满足相应标准要求。根据预测，严格采取设计及本环评所提措施后，项目施工期及运营期对外环境的影响较小，不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求；项目生产过程中生产废水循环利用，减少新水用量，符合资源利用上线要求；项目符合国家现行产业政策，属于允许类项目；项目位于新平产业园区戛洒片区，占地范围未在划定的生态保护红线范围内，符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》的要求。
[bookmark: _Toc25682][bookmark: _Toc16804]3.5环境选址合理性判定
项目属于制糖业，位于新平产业园区戛洒片区白糯格地块，根据《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021-2035）》戛洒片区白糯格地块，该地块主要产业为“制糖业，废弃甘蔗渣、竹木等造纸业，结合糖纸产业链，发展高档文化用纸、生活用纸、包装用纸等”，本项目符合园区规划产业定位和功能布局要求。
根据现场踏勘、资料查阅及“三区三线”查询，项目选址不涉及生态保护红线，不涉及国家级和省级自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园等环境敏感区和特殊生态功能区，不占用永久基本农田保护区，位于城镇开发边界内。项目用地为工业用地，项目区交通便利、园区供水、供电等设施齐全，所在区域环境质量现状能满足本项目的建设，建设单位严格落实设计、可研和本报告所提出的污染防治对策措施后，项目的建设和运营不会改变评价区域的环境功能。 
综上，项目选址合理。
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（1）项目日处理甘蔗能力为6000吨，大于3000吨，采用压榨法提汁、磷酸亚硫酸法澄清、六罐五效压力―真空蒸发、三系煮糖法生产白砂糖，规模、设备、工艺符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求；清洁生产指标符合《清洁生产标准 甘蔗制糖业》（HJ/T186-2006）、《云南省甘蔗制糖行业清洁生产评价指标体系》；环保设施、污染物排放指标符合《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-制糖工业》（HJ860.1-2017）；项目工艺设备选择符合环保、产业政策等相关要求，具有一定先进性。
（3）项目选址于新平产业园区戛洒片区白糯格地块，根据《云南新平产业园区总体规划（修编）(2021-2035)》，戛洒片区主导产业为制糖业，废弃甘蔗渣、竹木等造纸业，结合糖纸产业链，发展高档文化用纸、生活用纸、包装用纸等，项目为甘蔗制糖项目，符合园区规划及所在片区的产业定位。 
（4）项目建成后主要有组织废气为锅炉废气、干燥、筛分、包装废气，主要污染物为SO2、NOx、颗粒物、汞及其化合物、氨，依托的锅炉废气经过炉内烟气脱硝（SNCR）+四电场高效静电除尘器+湿法烟气脱硫（白泥-石膏湿法）后达标排放；干燥、筛分、包装废气采用湿式除尘器处理后，达标排放；无组织氨、H2S、臭气浓度采取相应的管理措施后，厂界无组织浓度达标；项目建成后对环境空气影响可以接受。 
（5）项目产生的生产废水、生活污水收集后，依托在建的制浆造纸工程新建的污水处理站处理达到《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）表2、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544–2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准的较严限值后，排入戛洒江。 
（6）蔗渣送至制浆造纸原料厂，部分作为制浆造纸原料使用，剩余部分外售；滤泥外运作为公司甘蔗地或现有1.2万亩果园基地发酵后，作为有机料使用；废糖蜜定期外售；石灰渣送双脚树箐固废填埋场填埋处置；脱硫石膏、锅炉灰、渣经过收集后，全部外售作为水泥厂辅助生产原料；废润滑油委托有资质的单位进行处置。项目运营期固体废物均得到合理处置，处置率100%。
（7）项目从环境风险源、扩散途径、保护目标多方面提出防范措施，制定环境风险应急预案；若发生风险事故，应及时启动风险应急救援预案，将事故影响减少到最低。同时，建设单位必须高度重视，做到风险防范警钟长鸣，环境安全管理常抓不懈，严格制定并落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系，在采取有效的风险防范措施后，项目的环境风险程度在可接受水平范围。
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本项目评价关注的主要问题如下：
（1）项目的建设是否会改变区域生态环境质量功能；
（2）项目产生的废气对大气环境的影响及控制措施；
（3）项目产生的废水对水环境的影响及控制措施；
（4）项目产生的噪声对声环境的影响及控制措施；
（5）项目对地下水环境的影响及控制措施；
（6）项目对土壤环境的影响及控制措施；
（7）项目主要固废来源及去向；
（8）对项目各污染治理措施可行性进行论证；
（9）环境风险防范措施和应急体系的建立；
（10）现有厂区存在的环境问题及改进措施。
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综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址符合相关规划和要求，根据环评报告书的预测分析，项目在运营期产生的污染物正常情况下均为达标排放，污染物的排放对当地环境影响不大，不会改变区域环境质量功能类别，环境风险影响可接受，污染物排放做到了总量控制，并且公众支持该项目的建设。
建设单位在认真落实环评提出的各项污染防治措施及严格按“三同时”的原则设计和施工，持续贯彻落实“清洁生产”、“总量控制”，强化环境管理、确保环保设施正常稳定运转的条件下，项目所排放的污染物可达标，对周围环境影响可以接受。在采取有效风险防范措施和环保措施的前提下，从环评技术角度分析，项目的建设是可行的。
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[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark19][bookmark: _Toc12149][bookmark: _Toc19431][bookmark: _Toc10436]1.1.1国家法律法规
（1）《中华人民共和国生态环境法典》，由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会第四次会议于2026年3月12日通过，自2026年8月15日起施行；
（2）《中华人民共和国文物保护法》（2017年11月修正）；
（3）《中华人民共和国公路法》（2017年11月5日起施行）；
（4）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修正）；
（5）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）；
（6）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十五部法律的决定》第二次修正；
（7）《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日中华人民共和国主席令第三十九号公布，自2011年3月1日起施行；
（8）《中华人民共和国野生动物保护法》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十五部法律的决定》第三次修正；
（9）《中华人民共和国森林法》，2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订，自2020年7月1日起施行；
（10）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十五部法律的决定》修正，公布之日起实施。
（11）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修改通过）。
[bookmark: _Toc4492]1.2.2国家部门规章
（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年06月21日）；
（2）《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号，2010年2月6日）；
（3）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年01月01日）；
（4）《规划环境影响评价条例》（国务院〔2009〕559号，2009年10月1日起施行）；
（5）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，2024年2月1日起施行；
（6）《国家发展改革委关于促进产业集群发展的若干意见》（发改企业〔2007〕2897号，2007年11月13日）；
（7）《关于进一步加强规划环境影响评价工作的通知》（环境保护部、国家发展和改革委员会环发〔2011〕99号，2011年8月11日）；
（8）《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资源部、国家发展和改革委员会，2012年5月23日）；
（9）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发〔2010〕33号，2010年5月11日）；
（10）《突发环境事件应急管理办法（2015）》（环境保护部令第34号）；
（11）《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（环发〔2011〕14号，2011年3月1日起施行）；
（12）《国家危险废物名录（2025年版）》已于2024年11月8日由生态环境部2024年第5次部务会议审议通过，并经国家发展改革委、公安部、交通运输部、国家卫生健康委同意，自2025年1月1日起施行；
（13）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）；
[bookmark: OLE_LINK51]（14）关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）（环办环评〔2016〕14号）；
[bookmark: OLE_LINK52]（15）关于开展产业园区规划环境影响评价清单式管理试点工作的通知（环办环评〔2016〕61号）；
（16）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；
（17）关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见环环评〔2020〕65号；
（18）《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见国发》〔2021〕4号；
（19）国家发展改革委等部门关于印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》的通知发改环资〔2021〕1524号；
（20）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；
（21）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）；
（22）“关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知”（长江办〔2022〕7号，2022年1月19日）；
（23）国务院关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知（国发〔2024〕12号）；
（24）关于发布《生态环境信息化标准体系指南》等两项国家生态环境标准的公告（公告2024年第1号）；
（25）生态环境部发布《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023-2030年）》，2024年1月18日实施；
（26）生态环境部关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告（公告2024年第4号），2024年1月19日；
（27）关于印发《固体废物污染环境防治信息发布指南》的通知（环办固体函〔2024〕37号），生态环境部办公厅，2024年1月24日；
（28）《排污许可管理办法》已于2023年12月25日由生态环境部2023年第4次部务会议审议通过，现予公布，自2024年7月1日起施行；
（29）《关于做好重大投资项目环评工作的通知》（环环评〔2022〕39号），2022年5月31日；
（30）《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号），生态环境部办公厅2025年4月10日印发；
（31）《关于进一步深化环境影响评价改革的通知》（环环评〔2024〕65号），2024年9月13日；
（32）《永久基本农田保护红线管理办法》，2025年8月29日；
（33）《中华人民共和国河道管理条例》于1988年6月10日首次发布，2011年1月8日、2017年3月1日、2017年10月7日、2018年3月19日、2026年1月30日分别进行了修正；
（34）《地下水管理条例》（2021年12月1日起施行）；
（35）《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》；
（36）国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）；
（37）工业和信息化部国家发展改革委关于印发《工业园区高质量发展指引》的通知（工信部联规〔2025〕189号），2025年9月1日；
（38）国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知（国发〔2025〕14号）；
（39）《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》（环办气候函〔2022〕111号）；
（40）《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号）；
（41）《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（中发〔2021〕36号）；
（42）《碳排放权交易管理办法（试行）》（生态环境部令第19号）；
（43）《国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》；
（44）《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案》（2021-2025年）；
（45）生态环境部等7部门联合印发《减污降碳协同增效实施方案》环综合〔2022〕42号；
（46）《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号）；
（47）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》；
（48）《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》；
（49）《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号），生态环境部办公厅2025年4月10日印发；
（50）《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）；
（51）《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》（环土壤〔2026〕40号）。
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: _Toc14879][bookmark: _Toc6325][bookmark: _Toc30308]1.1.3地方政府部门法规及规章
（1）《云南省生态环境保护条例》（2024年9月26日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过）；
（2）《云南省水功能区划（2014年修订）》云南省水利厅，2014年5月；
（3）《云南省人民政府关于加强耕地保护促进城镇化科学发展的意见》（云政发〔2011〕185号）；
（4）《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），2018年6月29日；
（5）云南省工信和信息化委员会文件《关于开展园区总体规划修编的通知》（云工信园区〔2018〕381号文），2018年8月7日；
（6）《云南省人民政府办公厅关于印发云南省“十四五”产业园区发展规划的通知》（云政办发〔2022〕76号），2022年8月30日；
（7）云南省开发区振兴三年行动计划；
（8）云南省委、云南省人民政府关于印发《云南省各类开发区优化提升总体方案》的通知（云委〔2020〕287号）；
（9）云南省发展和改革委员会《云南省开发区工作领导小组办公室关于做好省级开发区总体规划（修编）有关工作的通知》（云发改产业〔2021〕320号）；
（10）中共云南省委办公厅和云南省人民政府办公厅印发了《关于进一步做好开发区优化提升有关工作的通知》（云办通〔2022〕33号）；
（11）《云南省土壤污染防治条例》，2022年1月23日云南省第十三届人民代表大会第五次会议通过；
（12）《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（云发改基础〔2019〕924号）；
（13）《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（2019年10月10日）；
（14）《云南省生态环境厅关于发布<云南省生态环境分区管控动态更新方案（2023年）的公告>》，2024年11月19日；
（15）《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》，2024.5.20；
（16）《云南省“十四五”生态环境保护规划》（云环发〔2022〕13号），2022年4月8日；
（17）云南省生态环境厅关于印发《云南省突发环境事件应急预案管理办法》的通知，2024年12月27日；
（18）《云南省人民政府关于印发<云南省空气质量持续改善行动实施方案>的通知》（云政发〔2024〕14号），2024年4月23日；
（19）《关于发布州（市）生态环境分区管控动态更新成果的函》（云环函〔2024〕147号），2024年4月28日；
（20）《云南省地下水管理办法》，2023年11月20日第十四届省人民政府第22次常务会议审议通过，自2024年2月1日起施行；
（21）《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》，2024年5月20日起施行；
（22）《中国云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅关于加强生态环境分区管控的实施意见》，2024年7月13日；
（23）《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）；
（24）《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035年）》；
（25）《云南省玉溪市水功能区划》（2013年）；
（24）《新平县国土空间总体规划（2021-2035年）》。
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark23][bookmark: _Toc11608][bookmark: _Toc10433][bookmark: _Toc23002]1.1.4技术导则与规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；
（10）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；
（11）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；
（12）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（13）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；
（14）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）
（15）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；
（16）《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-制糖工业》（HJ860.1-2017）；
（17）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）；
（28）《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）；
（29）《污染源源强核算技术指南 农副食品加工工业-制糖工业》（HJ966.1-2018）；
（20）《制糖工业污染防治可行技术指南》（HJ2303-2018）；
（21）《工业用水定额：食糖》（水节约〔2019〕373号）；
（22）《取水定额 第53部分：食糖》（GB/T18916.53-2021）
（23）《白砂糖》（GB/T317-2018）；
（24）《国家污染防治技术指导目录》（2024年，限制类和淘汰类）。
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark25][bookmark: _Toc4019][bookmark: _Toc23287][bookmark: _Toc20585]1.1.5项目相关文件和材料
（1）《项目环评委托书》，2026年2月；
（2）《投资项目备案证》，新平县发展和改革局，2026年2月28日；
（3）中国轻工业南宁设计工程有限公司编制的《云南新平南恩糖纸有限责任公司技术升级改造日榨6000吨甘蔗制糖生产线项目可行性研究报告》（2026年2月）；
[bookmark: _Hlk104716998]（4）2021年新平工业园区管理委员会委托云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司编制了《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021-2035）》。
（5）《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见的函(玉市环函[2022]29号)。
（6）建设单位提供的其他资料。
[bookmark: _Toc32766][bookmark: _Toc6249][bookmark: _Toc2433]1.2评价目的、原则和方法
[bookmark: _Toc14501]1.2.1评价目的
根据现场调查和监测，在查清项目所在地环境现状的基础上，通过工程分析核算项目排污，分析污控措施及污染物是否达标排放；经预测和分析，评价该项目投入运营后污染物正常排放和非正常排放对周围环境的影响，进而制定相应的环境保护对策，提出总量控制的建议，分析项目选址的环境可行性，得出环境影响评价结论，为管理部门决策，设计部门设计及企业的环境管理提供科学依据。
[bookmark: _Toc15723]1.2.2评价原则
根据本项目的内容和规模，结合本项目所在地的环境状况及环境保护的政策法规，突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，本项目环境影响评价遵循以下原则：
（1）依法评价：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价：规范环境影响评价方法、科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效性的数据资料和成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc28955]1.2.3评价方法
（1）污染源分析：根据建设项目生产情况以及工程具体情况和类似企业生产实际情况进行污染源分析，明确建设项目污染物产生和排放源强。
（2）环境现状评价：主要采用现场勘察、进行必要的现场监测，并进行数据统计，对环境现状进行评价。
（3）环境影响预测分析和评价：采用数学模型、类比实测和专业判断等技术方法，分析项目污染物排放对周围环境的影响程度，提出环保措施。
结合国家相关的产业政策、区域规划、总量控制要求，综合分析建设项目的环境可行性。
[bookmark: _Toc30898][bookmark: _Toc25680][bookmark: _Toc10719]1.3环境影响因素识别与评价因子筛选
[bookmark: _Toc32740]1.3.1环境影响因素识别
为确定评价重点和因子，设置环境问题识别矩阵表1.3-1。经筛选，项目评价时段为运营期，评价内容涉及空气环境影响分析、地表水环境影响分析、地下水环境影响分析、声环境影响分析、固体废物环境影响分析、土壤环境预测影响分析、生态环境影响分析以及环境风险等方面。
表1.3-1本项目环境影响问题识别矩阵
	环境因素
	项目
建设
	废气
	废水
	固体废物
	噪声

	
	
	营运期
	营运期
	营运期
	营运期

	自
然
环
境
	地质、地貌
	〇
	—
	—
	—
	—

	
	小气候
	—
	—
	—
	—
	—

	
	空气质量
	〇
	〇
	—
	—
	—

	
	地表水文
	—
	—
	—
	—
	—

	
	地表水质
	〇
	—
	〇
	〇
	—

	
	地下水文
	—
	—
	—
	—
	—

	
	地下水质
	—
	—
	—
	—
	—

	
	植被
	—
	—
	—
	—
	—

	
	土壤
	〇
	—
	—
	—
	—

	
	水土流失
	〇
	—
	—
	—
	—

	
	声环境
	〇
	—
	—
	—
	〇

	自
然
资
源
	水资源
	〇
	—
	〇
	—
	—

	
	森林资源
	—
	—
	—
	—
	—

	
	土地资源
	〇
	—
	—
	〇
	—

	社
会
经
济
	交通运输
	〇
	—
	—
	〇
	—

	
	区域经济
	＋〇
	—
	—
	—
	—

	
	农业生产
	＋〇
	—
	—
	—
	—

	
	美学、游览
	〇
	〇
	〇
	〇
	—

	
	环境风险
	〇
	〇
	〇
	—
	—

	注：●重大影响，◎中度影响，〇轻微影响，一影响很小或无影响，+为有利影响。


[bookmark: _Toc533547549][bookmark: _Toc16028][bookmark: _Toc533547533]1.3.2评价因子
根据建设项目的污染排放特征和周围的环境情况，本项目的评价因子筛选结果见表1.3-2。
表1.3-2 评价因子筛选结果
	环境要素
	现状评价因子
	预测因子

	环境空气
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP、氨、H2S、臭气
	TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、Hg、氨、H2S

	地表水
	pH、色度、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、氯化物、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、流量
	依托可行性

	地下水
	水位、水质（pH、钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子、氯离子、硫酸根离子、色度、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铜、镉、铁、锰、铅、汞、砷、六价铬、细菌总数、总大肠菌群）
	氨氮、耗氧量（CODMn）

	土壤
	建设用地
	pH、镉、汞、砷、铜、铅、镍、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯芘[a,h]蒽、萘、铁、锰
	/

	
	农用地
	pH、镉、汞、砷、铅、铜、总铬、锌、镍、铁、锰
	

	噪声
	厂界噪声的等效连续A声级

	固体废弃物
	蔗渣、滤泥、废糖蜜、石灰渣、脱硫渣、锅炉灰渣、废润滑油等

	生态环境
	植物、动物、土地利用、农作物

	环境风险
	大气
	SO2

	
	地下水
	耗氧量（CODMn）、NH3-N

	
	地表水
	CODcr、NH3-N


[bookmark: _Toc15096][bookmark: _Toc533547550]1.3.3评价重点
根据甘蔗制糖行业污染特点，在对拟建项目厂址区现场调查和工程污染分析的基础上，综合考虑其环境影响因素，自然、社会环境特征及环境敏感点等，确定本次评价的工作重点为：
（1）项目工程概况及工程分析。
（2）项目区域大气、地表水、地下水、声环境环境质量现状评价。
（3）项目对大气环境影响预测及评价。
（4）项目废水的不外排性及对周边的地表水环境影响评价。
（5）项目对地下水环境的影响预测及评价。
（6）项目一般工业固废、危险废物等的处置合理性，
（7）项目环境风险分析影响预测及评价。
（8）项目大气、废水、噪声、固废的污染防治对策分析及可行性论证。
（9）建设项目选址的可行性论证分析。
[bookmark: _Toc15368][bookmark: _Toc24346][bookmark: _Toc3551][bookmark: _Toc12682][bookmark: _Toc217724575][bookmark: _Toc533547537][bookmark: _Toc228199225][bookmark: _Toc29661]1.4环境功能区划
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark29][bookmark: _Toc14174][bookmark: _Toc13359][bookmark: _Toc9775]1.4.1大气环境功能区
项目位于新平产业园区戛洒片区，不属于自然保护区、风景名胜区或旅游区。根据《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》，规划区内为二类功能区。
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: _Toc23476][bookmark: _Toc28471][bookmark: _Toc23829]1.4.2地表水环境功能区
项目涉及地表水为戛洒江（元江），属于红河水系，西南诸河流域。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，本项目属于红河巍山-河口保留区，该用水区由巍山县洗澡塘至出境口，全长614.1km，自北向东南流经巍山、南涧、双柏、新平、元江，开发利用程度较低，2020年水质目标为Ⅲ类，规划水平年2030年水质目标Ⅲ类。
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: _Toc31110][bookmark: _Toc8980][bookmark: _Toc17127]1.4.3地下水环境功能区
根据《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》，项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: _Toc4204][bookmark: _Toc22544][bookmark: _Toc4724]1.4.4声环境功能区
项目位于新平产业园区戛洒片区，根据《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》，园区内工业地区执行3类标准，其余区域执行2类标准。
[bookmark: _Toc20639][bookmark: _Toc9219]1.5评价标准
[bookmark: _Toc13788][bookmark: _Toc533547538][bookmark: _Toc533547540][bookmark: _Toc228199226][bookmark: _Toc217724576]1.5.1环境质量标准
1.5.1.1环境空气
[bookmark: _Toc110496373]项目位于新平产业园区戛洒片区，所在区域空气环境为二类功能区，SO2、NO2、NOx、CO、TSP、PM10、PM2.5、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准限值（2026年3月1日起至2030年12月31日，执行过渡阶段浓度限值；2031年1月1日起执行基本项目浓度限值）。
项目大气环境评价范围涉及的自然保护区，属于空气环境一类功能区，SO2、NO2、NOx、CO、TSP、PM10、PM2.5、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的一级标准限值（2026年3月1日起至2030年12月31日，执行过渡阶段浓度限值；汞及其化合物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A浓度参考限值；NH3、H2S参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值。
表1.5-1   环境空气质量标准值
	污染物项目
	平均时间
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	单位
	标准值来源

	
	
	一级标准
	二级标准
	一级标准
	二级标准
	
	

	SO2
	年平均
	20
	60
	20
	20
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	
	日平均
	50
	150
	50
	50
	
	

	
	1小时平均
	150
	500
	150
	150
	
	

	NO2
	年平均
	40
	40
	30
	30
	
	

	
	日平均
	80
	80
	50
	50
	
	

	
	1小时平均
	200
	200
	200
	200
	
	

	NOX
	年平均
	50
	50
	40
	40
	
	

	
	日平均
	100
	100
	70
	70
	
	

	
	1小时平均
	250
	250
	250
	250
	
	

	TSP
	年平均
	80
	200
	80
	200
	
	

	
	日平均
	120
	300
	120
	300
	
	

	PM10
	年平均
	40
	60
	20
	50
	
	

	
	日平均
	50
	120
	50
	100
	
	

	PM2.5
	年平均
	15
	30
	10
	25
	
	

	
	日平均
	35
	60
	25
	50
	
	

	CO
	日平均
	4
	4
	4
	4
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	10
	10
	10
	
	

	O3
	日最大8小时平均
	100
	160
	100
	160
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	160
	200
	160
	200
	
	

	汞
	年平均
	0.05
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A

	氨
	1小时平均
	200
	200
	200
	200
	µg/m3
	《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	硫化氢
	1小时平均
	10
	10
	10
	10
	µg/m3
	


1.5.1.2地表水环境
本项目周边的地表水为戛洒江（元江），属于红河水系，西南诸河流域。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，本项目属于红河巍山-河口保留区，该用水区由巍山县洗澡塘至出境口，全长614.1km，自北向东南流经巍山、南涧、双柏、新平、元江，开发利用程度较低，2020年水质目标为Ⅲ类，规划水平年2030年水质目标Ⅲ类。本项目水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。评价标准详见表1.5-2。
表1.5-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L，pH除外）
	项目
	pH值
	溶解氧
	高锰酸盐指数
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	氨氮
	总磷

	Ⅲ类
	6~9
	≥5
	≤6
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2
≤0.05（库）

	项目
	氯化物
	铜
	锌
	氟化物
	砷
	汞
	镉

	Ⅲ类
	≤250
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤0.05
	≤0.0001
	≤0.005

	项目
	铬（六价）
	铅
	氰化物
	挥发酚
	石油类
	硫化物
	阴离子表面活性剂

	Ⅲ类
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.2
	≤0.005
	≤0.05
	≤0.2
	≤0.2


1.5.1.3地下水环境质量标准
项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，见表1.5-3。
表1.5-3 地下水质量标准
	项目
	Ⅲ类标准 
	项目
	Ⅲ类标准

	pH（无量纲）
	6.5-8.5
	氨氮（mg/L）
	≤0.5

	色度（铂钴色度单位）
	≤15
	硝酸盐（mg/L）
	≤20

	亚硝酸盐（mg/L）
	≤1.0
	挥发酚类mg/L）
	≤0.002

	氰化物（mg/L）
	≤0.05
	铜（mg/L）
	≤1.0

	砷（mg/L）
	≤0.01
	铅（mg/L）
	≤0.01

	汞（mg/L）
	≤0.001
	六价铬（mg/L）
	≤0.05

	总硬度（以CaCO3计，mg/L）
	≤450
	氟化物（mg/L）
	≤1.0

	镉（mg/L）
	≤0.005
	铁（mg/L）
	≤0.3

	锰（mg/L）
	≤0.1
	溶解性总固体（mg/L）
	≤1000

	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	氯化物（mg/L）
	≤250

	总大肠菌群（CFU/100mL）
	≤3.0
	菌落总数（CFU/100mL）
	≤100

	耗氧量（mg/L）
	≤3.0
	铊（mg/L）
	≤0.0001


1.5.1.4声环境质量标准
项目位于新平产业园区戛洒片区，根据规划环评，周边居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。标准限值详见下表。
表1.5-4 声环境质量标准单位：dB(A)
	类   别
	昼   间
	夜  间

	2类标准
	60
	50

	3类标准
	65
	55


1.5.1.5土壤环境质量标准
项目区范围内建设用地执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018》中第二类用地相关标准，项目区周边农业用地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相关标准。具体标准限值详见下表。
表1.5-5 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）(单位：mg/kg)
	序号
	污染物项目
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5 
	5.5＜pH≤6.5
	6.5< pH≤7.5 
	pH>7.5 

	1
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	2
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	3
	锌
	200
	200
	250
	300

	4
	镍
	60
	70
	100
	190

	5
	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	6
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	7
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	8
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4


表1.5-6 农用地土壤污染风险管制值（单位：mg/kg）
	序号
	污染物项目
	风险管制值

	
	
	pH≤5.5 
	5.5<pH≤6.5 
	6.5< pH≤7.5 
	pH>7.5 

	1
	镉
	1.5
	2
	3
	4

	2
	汞
	2
	2.5
	4
	6

	3
	砷
	200
	150
	120
	100

	4
	铅
	400
	500
	700
	1000

	5
	铬
	800
	850
	1000
	1300


表1.5-7 建设用地土壤污染筛选值及管制值标准（单位：mg/kg）
	序号
	污染物项目
	筛选值
	管制值

	
	
	第一类用地
	第二类用地
	第一类用地
	第二类用地

	一、重金属和无机物

	1
	砷
	20
	60
	120
	140

	2
	镉
	20
	65
	47
	172

	3
	铬（六价）
	3.0
	5.7
	30
	78

	4
	铜
	2000
	18000
	8000
	36000

	5
	铅
	400
	800
	800
	2500

	6
	汞
	8
	38
	33
	82

	7
	镍
	150
	900
	600
	2000

	二、挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	0.9
	2.8
	9
	36

	9
	氯仿
	0.3
	0.9
	5
	10

	10
	氯甲烷
	12
	37
	21
	120

	11
	1,1-二氯乙烷
	3
	9
	20
	100

	12
	1,2-二氯乙烷
	0.52
	5
	6
	21

	13
	1,1-二氯乙烯
	12
	66
	40
	200

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	66
	596
	200
	2000

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	10
	54
	31
	163

	16
	二氯甲烷
	94
	616
	300
	2000

	17
	1,2-二氯丙烷
	1
	5
	5
	47

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	2.6
	10
	26
	100

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	1.6
	6.8
	14
	50

	20
	四氯乙烯
	11
	53
	34
	183

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	701
	840
	840
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	0.6
	2.8
	5
	15

	23
	三氯乙烯
	0.7
	2.8
	7
	20

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.05
	0.5
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	0.12
	0.43
	1.2
	4.3

	26
	苯
	1
	4
	10
	40

	27
	氯苯
	68
	270
	200
	1000

	28
	1,2-二氯苯
	560
	560
	560
	560

	29
	1,4-二氯苯
	5.6
	20
	56
	200

	30
	乙苯
	7.2
	28
	72
	280

	31
	苯乙烯
	1290
	1290
	1290
	1290

	32
	甲苯
	1200
	1200
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	163
	570
	500
	570

	34
	邻二甲苯
	222
	640
	640
	640

	三、半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	34
	76
	190
	760

	36
	苯胺
	92
	260
	211
	663

	37
	2-氯酚
	250
	2256
	500
	4500

	38
	苯并[a]蒽
	5.5
	15
	55
	151

	39
	苯并[a]芘
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	40
	苯并[b]荧蒽
	5.5
	15
	55
	151

	41
	苯并[k]荧蒽
	55
	151
	550
	1500

	42
	䓛
	490
	1293
	4900
	12900

	43
	茚并[1,2,3-cd]芘
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	5.5
	15
	55
	151

	45
	萘
	25
	70
	255
	700


[bookmark: _Toc533547539][bookmark: _Toc14098]1.5.2污染物排放标准
1.5.2.1废气
（1）施工期
施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准限值详见下表。
表1.5-8 大气污染物综合排放标准
	污染物
	无组织排放监控点浓度限值 mg/m3

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（2）运营期
本项目位于新平产业园区戛洒片区白糯格地块，生产所需要的蒸汽由已批复《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》供热系统（含2×65t/h循环流化床锅炉、1×55t/h碱炉）中的2#锅炉提供，不足部分由1#锅炉补充；本项目实施后，仅延长2#锅炉的工作时间，不改变1#锅炉、碱炉的工作制度，供热系统1#锅炉、2#锅炉、碱炉废气经过对应的措施处理后，废气统一由1根100m的烟囱排放（DA003），该废气排口（DA003）排放的颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表2 恶臭污染物排放标准值”、NH3参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）；干燥、筛分、包装废气《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值；具体如下。
表1.5-9项目有组织大气污染物排放限值
	污染源
	污染
因子
	排气筒高度(m)
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	标准名称

	锅炉和碱炉废气（DA003）
	颗粒物
	100
	50
	/
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准

	
	SO2
	
	300
	/
	

	
	NOx
	
	300
	/
	

	
	汞及其化合物
	
	0.05
	/
	

	
	NH3
	
	8.0
	/
	《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）

	
	H2S
	
	/
	14
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准

	干燥、筛分、包装废气（DA010）
	颗粒物
	15
	120
	3.5
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准


厂界无组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准限值；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中无组织排放二级标准；企业边界大气污染物浓度限值详见表1.5-10。
表1.5-10项目无组织大气污染物排放限值
	监测点
	污染因子
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	标准名称

	厂界周界外浓度最高点
	SO2
	0.40
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准

	
	NOx
	0.12
	

	
	颗粒物
	1.0
	

	
	汞及其化合物
	0.0012
	

	
	氨
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中无组织排放二级标准

	
	H2S
	0.06
	

	
	臭气浓度
	20（无量纲）
	


1.5.2.2废水
本项目产生的生产废水、生活污水收集后，依托已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》污水处理站处理，处理站排口水质满足《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）表2、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544–2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准的较严限值后，排入戛洒江。
因此，本项目废水排入已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》污水处理站的废水不设置排放标准，排水量执行《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）中51m3/t糖的要求。
1.5.2.3噪声
施工期噪声《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），昼间70dB(A)、夜间55dB(A)；运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。排放标准详见下表。
表1.5-11  噪声排放执行标准
	时段
	执行标准
	昼间
	夜间

	施工期
	GB12523-2025
	≤70 dB（A）
	≤55 dB（A）

	运营期
	GB12348-2008  3类
	≤65 dB（A）
	≤55dB（A）


1.5.2.4固体废弃物
（1）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中第Ⅰ、Ⅱ类一般工业固体废物贮存、填埋污染控制标准。
（2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。
（3）危险废物的分类与代码按照《国家危险废物名录（2025年版）》执行，不属于危险废物的固体废物分类与代码按《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）执行。
[bookmark: _Toc28658][bookmark: _Toc26364][bookmark: _Toc1945]1.6评价工作等级、范围
[bookmark: _Toc9401][bookmark: _Toc533547541]1.6.1地表水
（1）工作等级
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，地表水环境影响评价工作等级将依据建设项目的影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。
表1.6-1  水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	-

	注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。
注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价


项目主要废水为生产废水、生活污水，废（污）水收集后，排入《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》污水处理站进行处理达标后，由污水处理站排口排放至戛洒江，排放方式为间接排放，因此确定项目地表水评价等级为三级B。
本项目废水依托“已批复项目”的污水处理站处理达标后经污水处理站的排口排放至戛洒江，该排口2022年10月建设单位编制了《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目入河排污口设置论证报告书》，2023年1月16日取得了《玉溪市生态环境局关于云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁转型升级项目入河排污口设置审核的意见》（玉环审【2023】3-1号），同意设置排污口；根据“7.2.2章节”分析，本项目实施后，与排污口论证报告批复的排放量相比，污水处理站排口废水排放量减少了46655.19m3/a，SS排放量减少了0.652t/a、CODcr排放量减少了2.608t/a、BOD5排放量减少了0.326t/a、氨氮排放量减少了0.114t/a、总氮排放量减少了0.164t/a、总磷排放量减少了0.012/a。
（2）评价范围：项目地表水评价等级为三级B，因此不设评价范围，主要对依托污水处理设施的环境可行性、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行评价。
[bookmark: _Toc16300][bookmark: _Toc533547542]1.6.2地下水
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。 
表1.6-2 地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级。评价等级判定依据见下表。
表1.6-3 地下水评价工作等级划分表
	环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


本项目为制糖项目，属于《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A判定制糖项目属于Ⅲ类建设项目。
项目位于玉溪市新平县戛洒镇新平产业园区戛洒片区内，根据区域水文地质资料和现场调查，项目区及其附近地下水类型主要为孔隙水。项目区处于地下水的补给径流区，地下水总体上由东向西径流，沿斜坡向戛洒江径流排泄，戛洒江为最低侵蚀基准面。经现场调查，项目厂区与戛洒江间没有水井和泉点分布，没有居民饮用水水源分布；南恩村和聚兴村居民饮用水由戛洒镇自来水管网供给，戛洒镇规划有2个饮用水源，均位于戛洒江右岸，其中南恩河饮用水水源地位于项目区西南约6.5km处，哈达河饮用水水源地位于项目区西南约10.8km处，与项目区域地下水无直接水文联系。因此，项目区不涉及集中式饮用水水源准保护区及其补给径流区，以及分散式饮用水水源地，也不涉及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，敏感程度为“不敏感”；本项目地下水评价等级为三级。
（2）评价范围
在现场水文地质条件调查的基础之上，根据区域水文地质条件、项目区地形分水岭、地层界线、河流、地下水流向等确定地下水环境的调查评价范围，其北侧以南恩村北侧的溪沟为界，西侧以戛洒江为界，南侧以白糯格南侧的溪沟为界，其东西长约1.2km，南北长约1.4km，面积约1.35km2。详见附图1.6-1地下水环境评价范围图。
[bookmark: _Toc31888][bookmark: _Toc533547543]1.6.3环境空气
（1）评价等级
按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：
[image: 11.jpg]

式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
ρi-采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大1小时地面空气质量浓度，mg/m3；
ρ0i－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
评价工作等级的判定依据见下表。
表1.6-4    评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


根据工程分析内容及并结合项目特点，本项目选择TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、氨、硫化氢、汞及其化合物共8种主要废气污染因子进行评价等级的确定计算，估算模型参数表见下表。
表1.6-5    估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	35.8

	最低环境温度/℃
	-2.1

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	√是  否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	是  √否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


估算模型参数选取依据：
①城市/农村选项：根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村；根据现场踏勘，项目周边3km范围内均为农村地区，估算模型涉及的城市/农村选项确定为农村。
②最高/最低环境温度/℃：根据新平县气象站近20年实测资料气象要素统计（2006-2025年），项目区累年极端最高气温35.8℃，累年极端最低气温-2.1℃。
③土地利用类型：根据现场踏勘，确定项目周边3km范围内均为农作地。
④区域湿度条件：根据中国干湿状况图，确定所处评价区域为潮湿气候。
⑤地形考虑与否：按照大气导则要求，“编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数”，“原始地形数据分辨率不得小于90m”，确定本项目需考虑地形，分辨率为90m。
⑥熏烟考虑与否：根据本项目所处地理位置情况，项目周边3km范围内不存在大型水体，所以项目在估算阶段不涉及熏烟的计算。
估算模式采用标准详见下表。
表1.6-6   估算模式污染物评价标准  单位：mg/m3
	序号
	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值
	标准来源

	1
	TSP
	二类区
	小时
	0.9
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）日均值的3倍

	2
	PM10
	二类区
	小时
	0.3
	

	3
	PM2.5
	二类区
	小时
	0.15
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）日均值的3倍

	4
	SO2
	二类区
	小时
	0.5
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	5
	NO2
	二类区
	小时
	0.2
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	6
	汞
	二类区
	小时
	0.0003
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A年均值的6倍

	7
	氨
	二类区
	小时
	0.2
	《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	8
	H2S
	二类区
	小时
	0.01
	


根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）常见问题及解答》（生态环境工程评估中心/国家环境保护环境影响数值模拟重点实验室，2021年2月）：“对于改扩建项目，凡涉及到排放特征发生变化的，应以本次改扩建所涉及工程的最终污染物排放量核算评价等级。对于现有工程排放量(包括排放方式、排放强度)不发生变化的，不参与评价等级的计算。”
根据工程分析，改建项目实施后，生产所需要的蒸汽依托在建工程的供热系统，会导致锅炉和碱炉废气排口（DA003）的排放特征发生变化；因此，本次评价等级计算需将锅炉和碱炉废气排口（DA003）纳入计算。
依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，通过AERSCREEN模型对各污染源及各污染物进行估算；估算结果详见下表。
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表1.6-7  筛选结果统计表
	序号
	污染源名称
	SO2|D10(m)
	NO2|D10(m)
	TSP|D10(m)
	PM10|D10(m)
	PM2.5|D10(m)
	氨|D10(m)
	H2S|D10(m)
	汞|D10(m)

	1
	锅炉和碱炉废气（DA003）
	102.61|9400
	288.19|23600
	11.92|1000
	29.79|2475
	29.79|2475
	11.38|950
	6.54|0
	4.71|0

	2
	干燥和包装废气（DA010）
	0.00|0
	0.00|0
	2.51|0
	6.28|0
	6.28|0
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0

	3
	甘蔗卸料无组织
	0.00|0
	0.00|0
	7.43|0
	55.76|250
	5.58|0
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0

	4
	硫熏无组织
	60.66|800
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0

	5
	各源最大值
	102.61|9400
	288.19|23600
	11.92|1000
	55.76|250
	29.79|2475
	11.38|950
	6.54|0
	4.71|0


根据筛选结果可知，项目最大占标率为依托锅炉废气（DA003）中的NO2，最大占标率为288.19%，污染物最大占标率Pmax≥10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，确定评价等级为一级。
（2）评价范围
本次大气环境评价等级定为一级，D10%最远点位为依托锅炉废气（DA003）的NO2，为23600m；本次大气评价范围以厂址为中点，自厂界外扩25km的矩形区域，即以厂址为中点，南北长25km，东西宽25km，总面积2500km2的正方形区。详见附图1.6-2大气环境评价范围图。

[bookmark: _Toc11935][bookmark: _Toc533547544]1.6.4声环境
（1）工作等级
根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）的规定，噪声评价级别按建设项目所在区域的声环境功能区类别、项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度以及受建设项目影响人口的数量来进行确定，本项目声环境影响评价工作等级的划分见下表。
表1.6-8    声环境评价等级确定
	等级判定因素
	本工程特征
	评价等级

	GB3096规定的功能区域
	3类地区
	三级

	建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量
	南恩村
	昼间增加量为1.19dB（A）；夜间增加量为5.43dB（A）；夜间增加量大于5dB（A）间
	一级

	
	聚兴村
	昼间增加量为0.83dB（A）；夜间增加量为4.94dB（A）；增加量均在3~5dB（A）
	二级

	受影响人口数量
	受影响的人数变化不大
	二级

	综合确定评价等级
	
	一级


根据上表判别，本项目噪声评价工作等级定为一级。
（2）评价范围
声环境评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的要求，声环境评价范围为厂界往外200米。详见附图1.6-3声环境评价范围图。
[bookmark: _Toc533547545][bookmark: _Toc26731]1.6.5环境风险
1.6.5.1工作等级
（1）危险物质数量与临界量的比值（Q）确定
本项目涉及的主要风险物质包括工业磷酸（85%）、硫磺、废糖蜜、废润滑油；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按照下列公式计算物质总量与临界量的比值（Q）；
[image: ]
式中：q1、q2····qn—每种危险物质最大存在总量（t）。
      Q1、Q2····Qn—每种物质的临界量（t）。
当＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（2）Q≥100。
项目磷酸储罐间内设置2个Φ1650×8500mm不锈钢磷酸储罐，每个储罐贮存系数按80%计，85%工业磷酸密度约为1.68 t/m³,则磷酸最大贮存量为48t。
项目废蜜贮罐（4950m3）贮存系数按80%计，废糖蜜的密度约为1.45 t/m³，则废糖蜜最大贮存量为5742t。
硫磺库为单层框架结构建筑，总建筑面积122.76m2，用于暂存袋装硫磺颗粒，暂存量约100吨；项目在运行过程中产生的废润滑油最大储存量为5t。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B项目涉及的风险物储存量、临界量及Q值详见下表。
表1.6-9 建设项目Q值确定表
	序号
	危险物质
名称
	CAS号
	最大存在总量q(t)
	临界量Q(t)
	q/Q
	备注

	1
	磷酸
	7664-38-2
	48
	10
	4.8
	磷酸储槽

	3
	硫磺
	63705-05-5
	100
	10
	10
	硫磺库

	4
	废糖蜜（CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液）
	/
	5742
	10
	574.2
	废蜜贮罐

	5
	废润滑油
	/
	5
	2500
	0.002
	危废暂存间

	合计
	589.002
	


（2）行业及生产工艺M值确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，按照表1.6-10评估本项目生产工艺情况，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。
表1.6-10 行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、 新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa；
b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


本项目涉及风险物质使用、贮存的项目，因此本项目生产工艺评分为M=5，为M4。
（3）危险物质及工艺系统危险性（P）等级判断
危险物质及工艺系统危险性等级（P）的分级原则见表 1.6-12。经判断， 本项目危险物质及工艺系统危险性等级为 P3。
表1.6-12  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


（4）项目环境敏感程度（E）的确定
本次评价调查了厂界周边5km范围内的居民区、医院、学校及其他人口密集场所，厂址周边地表水体及其环境功能、下游环境敏感目标，地下水环境敏感特征等。
①环境空气
本项目新平产业园区戛洒片区白糯格，经调查核实，企业周边500m范围涉及南恩村和聚兴村2个村庄，人口总数约为866人，小于1000人；5km范围内共分布19个村庄，人口总数约为4429人，小于1万人，不涉及其他需要特殊保护区域。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录D，项目大气环境敏感程度为中度敏感区E2。
表1.6-13 大气环境敏感程度分级（E）
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


②地表水
本项目事故排放时，排入受纳河流戛洒江为III类水体，24h流经范围不涉及省界或国界；排放点下游（顺水流向）10 km范围可能达到的最大水平距离内不涉及饮用水源保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录 D，项目地表水功能敏感性为较敏感 F2，环境敏感目标分级为S3，本项目地表水环境敏感程度最终判定为E2。
表1.6-14  地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感 F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨国界的

	较敏感 F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	低敏感 F3
	上述地区之外的其他地区


表1.6-15  环境敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10 km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


表1.6-16   地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


③地下水
项目位于工业园区，不在饮用水源准保护区和以外的补给径流区、集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、划定的准保护区的集中式饮用水水源，分散式饮用水水源地和特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。本项目远离上述区域，经判定，地下水功能敏感性分区为不敏感G3。
根据项目地质勘察及水文地质勘察钻孔揭露所处区域地层结构，项目场区地层自上而下依次为第四系耕土（Q4pd）和人工填土（Q4ml），第四系冲洪积层（Q4al+pl）含砾粉质粘土和卵石夹粉质粘土，三叠系干海子组（T3g）页岩和砂岩，其中耕土和人工填土厚度为0.5-1m，含砾粉质粘土厚度为1.6-12.1m，卵石夹粉质粘土厚度为3.5-54.5m，页岩厚度为28.5-89.0m，砂岩厚12.3m。在勘探过程中，钻孔揭露深度为37-98m，地下水水位埋深为12.86-26.80m，渗透系数为3.62×10-6～7.12×10-5cm/s。本项目包气带防污性能为D2。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D 中地下水环境敏感程度分级，经判定地下水环境敏感程度分级为E3。
表1.6-17 地下水功能敏感性分区
	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表1.6-18 包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。


表1.6-19 地下水环境敏感程度分级
	包气带防污性能
	地下水功能敏性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


（4）环境风险潜势判断
根据 HJ169-2018，项目各要素环境风险潜势及相应的评价工作等级见下表。
表1.6-20  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危害性（P）

	
	极度危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	III
	III

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I

	注：IV+为极高环境风险


根据上表划分，本项目危险物质工艺系统危险性等级为高度危害（P3），大气环境敏感程度分级为E2，因此项目大气环境风险潜势为Ⅲ；地表水环境敏感程度分级为E2，项目地表水环境风险潜势为Ⅲ；地下水环境敏感程度分级为E3，项目地下水环境风险潜势为II。
（5）评价等级确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分，环境风险评价等级划分见下表。
表1.6-21 风险评价工作级别划分
	环境风险潜势
	IV+、IV
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


表1.6-22 本项目各要素环境风险潜势及评价工作等级
	环境要素
	环境风险潜势
	评价工作等级

	大气
	III
	二级

	地表水
	III
	二级

	地下水
	II
	三级


按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）中的有关规定，本项目大气环境风险评价工作等级为二级、地表水环境风险评价工作等级为二级、地下水环境风险评价工作等级为三级。
1.6.5.2评价范围
（1）大气环境风险评价范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目大气环境风险评价等级为二级，评价范围为厂界外延5km。
（2）地表水环境风险评价范围：参照《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境风险评价范围为：项目厂区事故废水进入戛洒江上游500m至下游58km处的南薅断面。
（3）地下水环境风险评价范围：本项目地下水环境风险评价为三级，地下水环境风险评价范围与地下水评价范围一致。
详见附图1.6-4环境风险评价范围图。
[bookmark: _Toc533547546][bookmark: _Toc27786]1.6.6生态环境
根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），“6.1评价等级判定，6.1.8符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”
本项目用地范围位于已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司改造转型升级项目》用地红线范围内，占地约54.11亩，均为规划的工业用地，不新增用地；项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等法定环境敏感区和特殊生态功能区；且项目选址符合《云南省生态功能区划》、《云南省主体功能区规划》、《云南省生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》、《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》等文件要求，因此，本项目生态评价不确定评价等级，进行生态影响简单分析，不设置生态评价范围。
[bookmark: _Toc10069]1.6.7土壤
本项目为制糖业建设项目，属于《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1中的其他行业，为IV类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。
[bookmark: _Toc533547547][bookmark: _Toc8918][bookmark: _Toc30476][bookmark: _Toc20079]1.7环境保护目标
（1）环境空气
项目大气评价范围内的主要保护目标见表1.7-1。
表1.7-1 环境空气保护目标与生产区厂界位置关系一览表
	序号
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m
	所属行政单位

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	1
	南恩村
	-257
	232
	居住区
	人群
	二类区
	NW(312)
	65.03
	新平县

	2
	聚兴村
	106
	-103
	居住区
	人群
	二类区
	SE(134)
	138.6
	新平县

	3
	鲁他莫
	3823
	-330
	居住区
	人群
	二类区
	E(95)
	3666 
	新平县

	4
	大红山
	4458
	-1599
	居住区
	人群
	二类区
	ESE(110)
	4540 
	新平县

	5
	四坡斗
	3536
	-3760
	居住区
	人群
	二类区
	SE(137)
	4975 
	新平县

	6
	大田
	6483
	-4712
	居住区
	人群
	二类区
	SE(126)
	7725 
	新平县

	7
	东磨村
	559
	-4259
	居住区
	人群
	二类区
	S(173)
	4031 
	新平县

	8
	新村
	-1511
	-4077
	居住区
	人群
	二类区
	SSW(200)
	4078 
	新平县

	9
	南蚌
	1118
	-8627
	居住区
	人群
	二类区
	S(173)
	8359 
	新平县

	10
	冬瓜林
	-695
	-8114
	居住区
	人群
	二类区
	S(185)
	7843 
	新平县

	11
	戛洒镇
	-227
	-6134
	居住区
	人群
	二类区
	S(182)
	5817 
	新平县

	12
	平寨村
	-1043
	-5847
	居住区
	人群
	二类区
	S(190)
	5655 
	新平县

	13
	岩村
	-5198
	-6043
	居住区
	人群
	二类区
	SW(221)
	7718 
	新平县

	14
	平田
	-3566
	-4744
	居住区
	人群
	二类区
	SW(217)
	5659 
	新平县

	15
	曼控
	-2493
	-2976
	居住区
	人群
	二类区
	SW(220)
	3639 
	新平县

	16
	金厂村
	-4503
	-2296
	居住区
	人群
	二类区
	WSW(243)
	4890 
	新平县

	17
	牛滚塘
	-5078
	-1359
	居住区
	人群
	二类区
	WSW(255)
	5026 
	新平县

	18
	邦迈
	-5410
	-2220
	居住区
	人群
	二类区
	WSW(248)
	5692 
	新平县

	19
	新寨
	-5062
	-1329
	居住区
	人群
	二类区
	WSW(255)
	3545 
	新平县

	20
	达哈村
	-2403
	-830
	居住区
	人群
	二类区
	WSW(251)
	2335 
	新平县

	21
	小麻烂
	-3128
	1482
	居住区
	人群
	二类区
	WNW(295)
	3184 
	新平县

	22
	旧哈
	-7949
	2328
	居住区
	人群
	二类区
	WNW(286)
	8076 
	新平县

	23
	拉博村
	-7511
	364
	居住区
	人群
	二类区
	W(273)
	7301 
	新平县

	24
	四家村
	-11483
	923
	居住区
	人群
	二类区
	W(275)
	11285 
	新平县

	25
	五家村
	-11588
	439
	居住区
	人群
	二类区
	W(272)
	11312 
	新平县

	26
	水塘乡
	-6698
	3178
	居住区
	人群
	二类区
	WNW(295)
	7285 
	新平县

	27
	芭蕉村
	-9886
	3768
	居住区
	人群
	二类区
	WNW(291)
	10374 
	新平县

	28
	南达
	-10801
	4152
	居住区
	人群
	二类区
	WNW(291)
	11264 
	新平县

	29
	大口
	-12867
	6395
	居住区
	人群
	二类区
	WNW(296)
	14124 
	新平县

	30
	现刀
	-10092
	7989
	居住区
	人群
	二类区
	NW(308)
	12661 
	新平县

	31
	波村
	-13516
	10026
	居住区
	人群
	二类区
	NW(307)
	16554 
	新平县

	32
	春元
	-17058
	13155
	居住区
	人群
	二类区
	NW(308)
	21066 
	新平县

	33
	腰村
	-15140
	15339
	居住区
	人群
	二类区
	NW(315)
	21220 
	新平县

	34
	渔科
	-19213
	16165
	居住区
	人群
	二类区
	NW(310)
	24770 
	新平县

	35
	者竜乡
	-20128
	20816
	居住区
	人群
	二类区
	NW(316)
	28531 
	新平县

	36
	峨毛
	-17442
	22085
	居住区
	人群
	二类区
	NW(322)
	27798 
	新平县

	37
	向阳
	-17796
	25067
	居住区
	人群
	二类区
	NW(325)
	30363 
	新平县

	38
	六合
	-3215
	25037
	居住区
	人群
	二类区
	N(353)
	24900 
	双柏县

	39
	把租
	-2182
	19990
	居住区
	人群
	二类区
	N(354)
	19853 
	双柏县

	40
	转马都
	8414
	20196
	居住区
	人群
	二类区
	NNE(23)
	21619 
	新平县

	41
	大麦地乡
	19040
	19606
	居住区
	人群
	二类区
	NE(44)
	26894 
	双柏县

	42
	勐炳
	20899
	17333
	居住区
	人群
	二类区
	NE(50)
	26823 
	新平县

	43
	阿宝
	24268
	12847
	居住区
	人群
	二类区
	ENE(62)
	27039 
	新平县

	44
	哈科底
	15738
	11607
	居住区
	人群
	二类区
	NE(54)
	19107 
	新平县

	45
	黑查莫
	10041
	13850
	居住区
	人群
	二类区
	NE(36)
	16790 
	新平县

	46
	太和
	3843
	16713
	居住区
	人群
	二类区
	NNE(13)
	16883 
	新平县

	47
	马家坝
	5053
	13526
	居住区
	人群
	二类区
	NNE(20)
	14228 
	新平县

	48
	马房
	-2680
	10721
	居住区
	人群
	二类区
	NNW(346)
	10825 
	新平县

	49
	三家村
	-3300
	9128
	居住区
	人群
	二类区
	NNW(340)
	9527 
	新平县

	50
	弯子村
	-1470
	10043
	居住区
	人群
	二类区
	N(352)
	10058 
	新平县

	51
	罗柴冲村
	2249
	7593
	居住区
	人群
	二类区
	NNE(16)
	7718 
	新平县

	52
	腊戛底
	832
	6205
	居住区
	人群
	二类区
	N(8)
	6018 
	新平县

	53
	哥补村
	7119
	5851
	居住区
	人群
	二类区
	NE(51)
	9024 
	新平县

	54
	竹园
	7444
	3018
	居住区
	人群
	二类区
	ENE(68)
	7747 
	新平县

	55
	明命腊
	2544
	4523
	居住区
	人群
	二类区
	NNE(29)
	5024 
	新平县

	56
	大平掌
	94
	3608
	居住区
	人群
	二类区
	N(1)
	3417 
	新平县

	57
	他斗可
	832
	2425
	居住区
	人群
	二类区
	NNE(19)
	2370 
	新平县

	58
	太桥
	10130
	7944
	居住区
	人群
	二类区
	NE(52)
	12527 
	新平县

	59
	苛苴
	11812
	7324
	居住区
	人群
	二类区
	ENE(58)
	13564 
	新平县

	60
	老厂
	11222
	6321
	居住区
	人群
	二类区
	ENE(61)
	12566 
	新平县

	61
	老五斗
	21464
	8800
	居住区
	人群
	二类区
	ENE(68)
	22765 
	新平县

	62
	新甸
	24327
	1716
	居住区
	人群
	二类区
	E(86)
	23967 
	新平县

	63
	大寨
	19220
	2897
	居住区
	人群
	二类区
	E(81)
	18928 
	新平县

	64
	保和
	13671
	3458
	居住区
	人群
	二类区
	ENE(76)
	13816 
	新平县

	65
	百达莫
	16889
	211
	居住区
	人群
	二类区
	E(89)
	16539 
	新平县

	66
	米尺莫
	11546
	-970
	居住区
	人群
	二类区
	E(95)
	11233 
	新平县

	67
	海外
	19840
	-4639
	居住区
	人群
	二类区
	ESE(103)
	19947 
	新平县

	68
	布者
	14793
	-6616
	居住区
	人群
	二类区
	ESE(114)
	15859 
	新平县

	69
	弥勒
	21169
	-15589
	居住区
	人群
	二类区
	SE(126)
	25888 
	新平县

	70
	西尼
	16830
	-21847
	居住区
	人群
	二类区
	SE(142)
	27023 
	新平县

	71
	鱼塘
	9539
	-23264
	居住区
	人群
	二类区
	SSE(158)
	24724 
	新平县

	72
	小坝多
	4404
	-21640
	居住区
	人群
	二类区
	SSE(168)
	21700 
	新平县

	73
	曼蚌
	6499
	-19781
	居住区
	人群
	二类区
	SSE(162)
	20497 
	新平县

	74
	青树
	5525
	-16888
	居住区
	人群
	二类区
	SSE(162)
	17412 
	新平县

	75
	峨德
	11901
	-14409
	居住区
	人群
	二类区
	SE(140)
	18356 
	新平县

	76
	平安
	9274
	-9686
	居住区
	人群
	二类区
	SE(136)
	13112 
	新平县

	77
	磨刀
	4640
	-13258
	居住区
	人群
	二类区
	SSE(161)
	13784 
	新平县

	78
	达哈
	2957
	-11162
	居住区
	人群
	二类区
	SSE(165)
	11208 
	新平县

	79
	仓房
	-5720
	-25004
	居住区
	人群
	二类区
	SSW(193)
	25164 
	新平县

	80
	那洛
	-18383
	-24178
	居住区
	人群
	二类区
	SW(217)
	29840 
	镇沅县

	81
	和平
	-14959
	-18481
	居住区
	人群
	二类区
	SW(219)
	23256 
	镇沅县

	82
	麦地
	-17969
	-10216
	居住区
	人群
	二类区
	WSW(240)
	20364 
	镇沅县

	83
	木厂
	-23906
	-6055
	居住区
	人群
	二类区
	WSW(256)
	24345 
	镇沅县

	84
	哀牢山国家级自然保护区
	-13141
	-2794
	自然保护区
	生态系统
	一类区
	W
	9260
	/

	85
	新平哀牢山县级自然保护区
	-5669
	-12038
	自然保护区
	生态系统
	一类区
	SW
	11790
	/

	注：厂界距离是指总厂界。


（2）水环境
根据现场勘查，本项目涉及的地表水主要为戛洒江，地表水环境保护目标详见表1.7-2。根据现场调查和区域水文地质资料，地下水评价范围内不涉及饮用水源地及水井，因此项目地下水保护目标主要为项目在区域水文地质单元。
表1.7-2水环境保护目标一览表
	环境要素
	保护
目标
	与厂界的位置关系
	主要功能
	环境功能

	地表水
	戛洒江
	W，160m
	工业用水
农业用水
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	地下水
	项目区所处第四系（Q4）及下伏三叠系上统干海子组（T3g）裂隙水
	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准


（3）声环境
本项目噪声评价范围内主要涉及南恩村和聚兴村2个敏感目标，其中南恩村位于项目区西北侧65.03m处，聚兴村位于项目区南侧138.6m处。
（4）环境风险
项目环境风险评价范围内的敏感目标详见表1.7-3。
表1.7-3 风险评价范围内敏感目标
	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数（人）

	
	1
	南恩村
	WN
	65.03
	居住区
	528

	
	2
	聚兴村
	S
	138.6
	居住区
	338

	
	3
	鲁他莫
	E
	3666 
	居住区
	520

	
	4
	大红山
	SE
	4540 
	居住区
	71

	
	5
	四坡斗
	SE
	4975 
	居住区
	146

	
	6
	东磨村
	S
	4031 
	居住区
	68

	
	7
	新村
	SW
	4078 
	居住区
	65

	
	8
	达哈村
	W
	2335 
	居住区
	627

	
	9
	官护路
	NW
	3750
	居住区
	126

	
	10
	小麻烂
	NW
	3184 
	居住区
	325

	
	11
	高览槽
	NW
	4694
	居住区
	156

	
	12
	攀枝花
	NW
	4340
	居住区
	71

	
	13
	大平掌
	NE
	3417 
	居住区
	56

	
	14
	他斗可
	NE
	2370 
	居住区
	600

	
	15
	新寨村
	W
	5024
	居住区
	350

	
	16
	曼控
	SW
	3639 
	居住区
	153

	
	17
	金厂村
	SW
	4890 
	居住区
	65

	
	18
	牛滚塘
	W
	4250
	居住区
	110

	
	19
	白猫沟
	SW
	4350
	居住区
	54

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	866

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	4429

	
	大气环境敏感程度E值
	E2

	地
表
水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	1
	戛洒江
	III类
	其他

	
	内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	1
	无
	/
	/
	/

	
	地表水环境敏感程度E值
	E2

	地
下 
水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	其他
	其他
	III类
	岩土层单层厚度＞1.0m
	-

	
	地下水环境敏感程度E值
	E3


[bookmark: _Toc3037][bookmark: _Toc20994][bookmark: _Toc533547551][bookmark: _Toc25089]1.8环境影响评价工作
本工程的环境影响评价工作程序可分为三个阶段：第一个阶段为准备阶段，接受任务委托后，收集资料、研究设计文件和环保法规，进行环境现状调查和工程初步分析，对项目可能涉及的环境影响因子进行识别和筛选，确定评价项目、评价工作等级、评价范围和评价重点；第二阶段为正式工作阶段，进行环境现状补充调查、环境现状评价、工程分析、环境影响预测和评价；第三阶段为报告书编制阶段，制定环境影响减免措施、监测计划、投资估算及管理规划，提出环境影响评价结论，并编制环境影响报告书。
本项目环境影响评价工作程序详见图1.8-1。


图1.8-1评价工作技术路线图
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2.1.1企业基本情况
南恩糖纸厂位于云南省玉溪市新平县，占地面积290余亩，前身为戛洒糖厂，始建于1979年，1988年5月戛洒糖厂兼并原新平造纸厂，1999年1月25日改制成为有限责任公司，2004年5月改制为民营企业，由戛洒糖厂改制为云南新平南恩糖纸有限责任公司；现有职工约800人，其中各类专业技术人员100余人。
经过多年发展，云南新平南恩糖纸有限责任公司形成了集制糖、酒精、有机肥、制浆、造纸及配套设施的五条生产线；因市场不景气，且现有酒精生产装置距离居民点较近，存在较大的安全隐患，因此企业于2017年3月酒精生产线和有机肥生产线进行关停；截止目前现有厂区主要有制糖、制浆、造纸三条生产线正常运行；其中现有制糖生产线生产能力为日处理甘蔗1500t，制浆能力为3.5万吨/年，年产生活用纸2万吨，约1.5万吨纸浆外售。
本次环评内容主要是对云南新平南恩糖纸有限责任公司的制糖厂进行升级改造搬迁；因此本次环评现有工程主要针对现有制糖厂进行介绍。
2.1.2环保手续办理情况
（1） 环境影响评价、竣工验收
根据建设单位提供的资料，云南新平南恩糖纸有限责任公司制糖厂历次环评及环保设施验收情况见下表：
表2.1-1 公司厂区历次环评及环保设施验收情况
	项目名称
	建设内容
	环评单位
及完成时间
	环评批准部门及文号
	主持验收单位项目验收文号

	制糖生产线1979年最初建成生产能力为日榨甘蔗500t生产线，1985年通过技改形成日处理甘蔗750t，日产酒精8000L的生产规模，未办理相关环保手续。

	新平县戛洒糖厂压榨设备更新改造项目
	将原有Φ450×800压榨机组更新为Φ1400型恒比滚动压榨机组，压榨车间改造为900m2
	玉溪地区环境科学研究所1992年
	云南省环境保护委员/
1992年11月
	/

	新平县戛洒糖厂
	更新SHS25-400型接触锅炉一台、1500KW背压汽轮机组一台，并配套其他生产设备，扩建为日榨甘蔗1500吨，日产酒精16000L的生产规模
	玉溪地区环境科学研究所1993年4月
	云南省环境保护委员/
1993年5月
	玉溪市生态环境局/玉市环[2020]78号

	新平戛洒糖厂技改扩建6000吨/年书写纸生产线
	技改扩建为6000吨/年书写纸生产线、制浆能力为10000吨/年生产规模
	玉溪地区环境科学研究所1997年
	玉溪地区行政公署城乡建设环境保护局/
玉地建[1997]第53号
	/

	糖厂“三废”生产有机肥项目及蔗渣造纸黑液碱回收项目
	新建15000t/a有机肥生产线和日处理固形物75t的碱回收车间，日处理酒精废醪液300t（有机肥生产线）
	云南亚太环境工程设计研究有限公司2006年
	玉溪市环境保护局/玉环许准[2007]32号
	玉溪市环境保护局/玉环许准[2009] 134号、玉市环[2010]127号

	年产3.5万吨漂白蔗渣浆技改工程
	制浆系统技改形成35000吨/年制浆生产规模
	云南省环境科学研究院
2012年5月
	玉溪市环境保护局/玉环审[2012]37号
	玉溪市环境保护局/玉环验[2012]68号

	综合利用蔗渣年产2万吨生活用纸项目
	新建年产2万吨的生活用纸生产线
	广州环境保护工程设计研究院有限公司2009年8月
	玉溪市环境保护局/玉环许准[2009]7号
	玉溪市环境保护局/玉环验[2012]67号

	云南新平南恩糖纸有限责任公司污水处理工程
	新建处理规模为15000m3/d的污水处理工程，采用生化氧化处理工艺，用于处理制浆造纸高浓度废水、制糖设备清洗废水及生活废水
	玉溪市环境科学院
2009年5月
	玉溪市环境保护局/玉环许准[2010]30号
	玉溪市环境保护局/玉环验[2010]70号

	热电站及用汽系统改造项目
	制糖生产线拆除现在使用的30t/h锅炉，新建1台65t/h循环流化床锅炉，在原3MW抽凝式汽轮发电机组位置新建6MW抽凝汽轮发电机组，并对配套的水处理、烟气除尘、汽轮机冷却系统等进行改造。
	昆明翊佐环境科技有限公司
2017年3月
	新平县环境保护局/新环审[2017]5号
	2019年1月7日自主验收


[bookmark: _Toc11862][bookmark: _Toc21928]（2）应急预案情况
《云南新平南恩糖纸有限责任公司突发环境事件综合应急预案》于2024年9月23日取得玉溪市生态环境局新平分局备案（备案号530427-2024-018-H）。
（3）排污许可证
云南新平南恩糖纸有限责任公司2025年11月13日取得玉溪市环境保护局下发的《排污许可证》（证书编号为：915304277098181842001P），排污许可证有效期至2030-11-12。
[bookmark: _Toc402169194][bookmark: _Toc401304117][bookmark: _Toc14997]2.1.3现有项目组成
[bookmark: _Toc503534414]本次环评内容主要是对云南新平南恩糖纸有限责任公司的制糖厂进行升级改造搬迁；因此本次环评现有工程主要针对现有日处理1500甘蔗生产线进行介绍，现有日处理1500甘蔗生产线组成见下表。

表2.1-2 现有项目组成一览表
	类别
	工程名称
	主要工程内容
	备注

	主体
工程
	甘蔗场
	占地2376m2，钢排架结构，主要配有桥式起重机、喂蔗机、称蔗台和链板输送机，存放进厂的甘蔗原料。
	将拆除、淘汰

	
	压榨车间
	占地1800m2，框架混凝土结构，设置有2组切撕机、4 组压榨机、1台混合汁曲筛，配备压榨机DCS控制系统，实现汁渣分离。
	

	
	制炼车间
	占地1600m2，钢筋混凝土框架结构，包括澄清过滤、蒸发、结晶等几个操作单元，车间主要生产设备为蒸发罐、真空吸滤机、煮糖罐、离心机和振动输送机等，主要制备成品白糖。
	

	辅助及配套
工程
	锅炉系统
	企业现有3台燃煤锅炉，分别为20t/h（1#、双锅筒横置式室燃炉）、25t/h（2#、双锅筒横置式室燃炉）、65t/h（3#、循环流化床锅炉），其中20t/h、25t/h仅作为65t循环流化床锅炉备用锅炉。
	将拆除、淘汰

	
	石灰乳间
	主要设有1台石灰消和机等设备，用于制备石灰乳。
	将拆除、淘汰

	
	化学品库
	建筑面积1378m2，单层框架混凝土结构，分区贮存硫磺、磷酸、硫酸铵、分散剂等化学品原料。
	将拆除、淘汰

	
	蔗糖成品库
	设有1 座蔗糖成品库，单层框架混凝土结构，建筑面积500m2，
	将拆除、淘汰

	
	机修间
	设在压榨车间南侧，主要进行设备检修
	将拆除、淘汰

	
	煤棚
	占地面积1500m2，用于贮存锅炉燃煤
	将拆除、淘汰

	公用
工程
	给水
	水处理车间
	采用南恩河和戛洒江为水源，配备净水系统，处理规模为15000m³/d；软水制备采用连续逆流流化床软水制备系统，处理规模为80m³/h。
	将拆除、淘汰

	
	排水
	车间排水系统
	雨污分流制，雨水外排南恩河；厂内目前设置有两个生产废水排放口，一个排放口是制糖生产线的排污口，主要排放制糖生产线的冷却循环水和锅炉排水，直接进入戛洒江；另一个排放口是制浆造纸生产线的排污口（位于大槟榔园旁的污水处理站排口），主要处理制浆、造纸废水和制糖滤布洗涤废水，废水通过3km的污水管道（DN500）输送至大槟榔园旁的污水处理站，废水处理达标后直接进入戛洒江；厂内生活污水经化粪池处理后，进入生产污水处理站。
	将拆除、淘汰

	
	动力及电力供应
	实行热电联产的方式供热、供电，1台65t/h蒸汽锅炉和1台7.5t/h碱炉，全厂供汽能力72.5t/h（5.3MPa，485℃）；电力主要热电站供应，不足部分由戛洒镇变电所10KV输电用电网供给。
	将拆除、淘汰

	
	化验室
	占地面积302m2、砖混结构，主要进行产品及原料化验
	将拆除、淘汰

	
	备件库
	占地面积809m2，单层框架混凝土结构，主要用于存放备品备件。
	将拆除、淘汰

	
	办公大楼
	占地面积2500m2，混凝土结构，建筑面积3500㎡，作为公司办公用房
	保留

	
	生活区
	占地面积24000m2，混凝土结构，作为员工生活区
	保留

	
	过磅房
	占地面积260m2，单层框架混凝土结构，设有两台地磅秤
	将拆除、淘汰

	环保工程
	废气
	锅炉废气
	20t/h和25t/h燃煤锅炉均采用布袋除尘器+碱法（白泥）脱硫塔处理，65t/h循环流化床锅炉废气采用四场静电除尘器+碱法（白泥）脱硫塔处理，锅炉废气统一经在线监测系统后共用1根45m烟囱（DN1.4m）排放。
	将拆除、淘汰

	
	
	煤场
	洒水降尘、建设半封闭挡尘煤棚，破碎设备采用布袋除尘器处理后由1根10m（DN0.3m）排气筒排放。
	将拆除、淘汰

	
	废水
	制糖废水
	制糖生产线的冷却循环水、锅炉排水采取直排的方式排入戛洒江，总排口设置在线监测系统。
	将拆除、淘汰

	
	
	滤布、制糖设备清洗废水
	厂内收集后，排入大槟榔园内企业自建的处理规模为15000m3/d的污水处理站，采用初沉池+水解酸化+JI氧化池+混凝沉淀处理工艺，总排口设置在线监测系统。
	将淘汰

	
	
	生活废水
	生活废水经化粪池处理后直接排入现有15000m³/d污水处理站处理。
	将淘汰

	
	噪声
	采取基础减振、厂房隔声、设备消声等措施。
	将拆除、淘汰

	
	固体废物
	蔗渣
	暂存于制浆原料堆场作为制浆原料，厂内设置防尘网、采取洒水降尘、湿法储存。
	将拆除、淘汰

	
	
	滤泥
	厂区现设有40m2、50m2滤泥暂存间各一座，均采取三面围挡、地面硬化措施，滤泥均及时由公司车辆外运至公司现有1.2万亩果园基地有机肥车间，经过发酵后作为有机肥使用。
	将拆除、淘汰

	
	
	锅炉灰
	暂存于300m³的储灰仓，定期外售作为建材厂作为原料综合利用。
	将拆除、淘汰

	
	
	煤渣、脱硫渣
	暂存于100m2的炉渣临时堆场，脱硫渣定期外运至公司双脚树箐固体废物填埋场处置（II类工业固废填埋场），煤渣定期外售作为建材厂作为原料综合利用。
	将拆除、淘汰

	
	
	废糖蜜
	厂区现共有废糖蜜罐6个（1个钢制1000m3、2个钢制1250m3、1个钢制600m3、2个水泥罐350m3），总容积为4800m3，定期外售昆明骄宇焦糖有限公司综合利用。
	将拆除、淘汰

	
	
	石灰渣
	暂存于6m2的石灰渣临时堆场，外运至公司双脚树箐固体废物填埋场处置（II类工业固废填埋场）。
	将拆除、淘汰

	
	
	废润滑油
	设有1间30m2的危废暂存间，主要用于暂存废润滑油，并定期委托云南泽森环保科技有限公司定期清运处置。
	将拆除、淘汰

	
	
	生活垃圾
	经垃圾桶收集后，由戛洒镇环卫部门定期清运处置。
	将拆除、淘汰



[bookmark: _Toc4708][bookmark: _Toc533547556]2.1.4现有项目产品方案及生产规模
（1）现有制糖工程设计生产规模及产品方案
生产规模：日处理甘蔗1500t
产品方案：白砂糖2.0万t/a，产品满足中华人民共和国国家标准《白砂糖》（GB/T317-2018）。
（2）现有制糖厂近两年生产情况
现有项目制糖厂近两年生产情况见下表。
表2.1-3 企业近两年原料及产品情况 单位：t/a
	类别
	名称
	2024～2025榨季
	2025～2026年榨季

	生产时间
	/
	1309.62h
	2973.87h

	原料
	甘蔗
	90771.56t/a
	133449t/a

	产品
	白砂糖
	12773.477t/a
	16966t/a


[bookmark: _Toc3198]2.1.5主要生产设备
现有项目主要生产设备见下表。
表2.1-4 现有项目主要生产设备一览表
	序号
	设 备 名 称
	型 号 及 规 格
	数 量(台)
	备   注

	制糖生产线

	一
	压榨车间

	1
	电动单钩双梁桥式
起重机
	16×19.5
	1台
	淘汰

	
	
	16×16.5
	1台
	淘汰

	2
	电动双钩双梁桥式
起重机
	15/3×22.5
	1台
	淘汰

	
	
	EOTC10
	2台
	淘汰

	3
	称蔗台
	5×6.85m
	2台
	淘汰

	4
	喂蔗台
	5×8.5m
	2台
	淘汰

	5
	链板输蔗机(1#)
	TLB1400
	1台
	淘汰

	6
	撕裂机1#
	Φ1360×1400
	1台
	淘汰

	7
	胶带输蔗机
	TLB1400
	1台
	淘汰

	8
	撕裂机2#
	Φ1680×1400
	1台
	淘汰

	9
	垣比式压榨机
	Φ700×1400
	4组
	淘汰

	10
	耙齿式中输机
	JKPS1400
	3组
	淘汰

	11
	滚筒筛
	TTZ7.5
	1台
	淘汰

	12
	渗透汁曲筛
	0.6m2
	3组
	淘汰

	13
	输送机自动控制系统
	DCS
	1套
	淘汰

	二
	制炼车间

	1
	加热器
	TLG120-42
	10台
	淘汰

	2
	蒸发罐
	TW×850
	3台
	淘汰

	3
	蒸发罐
	TWX550
	4台
	淘汰

	4
	真空吸滤机
	TGR25
	5台
	淘汰

	5
	连续沉降器
	TDJ112
	1台
	淘汰

	
	
	TDJ168
	1台
	淘汰

	6
	石灰乳搅拌机
	Φ1400×1200
	4台
	淘汰

	7
	石灰乳泵
	1PN
	1台
	淘汰

	
	
	2PN
	1台
	淘汰

	8
	石灰乳消和机
	TNL1200
	1台
	淘汰

	9
	新型硫磺炉
	1.2m2
	7台
	淘汰

	10
	全自动数字流熏器
	PSL-600
	2台
	淘汰

	11
	单喷嘴中和器（糖浆）
	Φ500
	1台
	淘汰

	12
	可调式多喷嘴中和器
	Φ600
	1台
	淘汰

	13
	1400降温器
	Φ1400
	1台
	淘汰

	14
	吸滤机水喷射抽气器
	TDP4
	4台
	淘汰

	15
	蒸发罐喷射冷凝器
	TDP9
	1台
	淘汰

	16
	糖浆上浮
	3600×2000
	1台
	淘汰

	17
	煮糖锅
	TXG30/ TXG20 /TXG15
	3/2/2台
	淘汰

	18
	甲乙种子箱
	20m3/10m3
	2/2台
	淘汰

	19
	丙种子箱
	14m3
	1台
	淘汰

	20
	助晶机
	TZL30Y /TZL20Y/ TZL15Y
	3/4/3台
	淘汰

	21
	甲膏离心机
	全自动PLX-1750
	1台
	淘汰

	
	
	XZ-1200B
	3台
	淘汰

	22
	乙膏离心机
	LI1000
	3台
	淘汰

	23
	丙膏离心机
	IL1000 -N
	3台
	淘汰

	
	
	2300C
	1台
	淘汰

	24
	振动输送机
	TDG1200
	1台
	淘汰

	25
	流化床干燥机
	BTL-12×15
	1台
	淘汰

	26
	白砂糖胶带输送机
	D80
	1台
	淘汰

	27
	震动筛选机
	TDG1200
	1台
	淘汰

	28
	电子定量包装称
	LCS-50-BZ
	1台
	淘汰

	
	
	LCS-05-B2
	1台
	淘汰

	29
	封包胶带输送机
	6000×400
	2台
	淘汰

	动力车间主要生产设备

	1
	锅炉
	SHS20-2.5/400
	1台
	淘汰

	
	
	SHS30-25/400
	1台
	淘汰

	2
	循环流化床锅炉
	YG-65/5.3-M，65t/h；5.3Mpa；485℃
	1台
	淘汰

	5
	鼓风机
	G64-75
	3台
	淘汰

	6
	引风机
	y4-70
	3台
	淘汰

	7
	风扇磨煤机
	2.5/5
	4台/2台
	淘汰

	8
	锤式碎煤机
	PCS1000×700 20-40t/h
	1台
	淘汰

	9
	除氧器及水箱
	35t/h 0.118Mpa 104℃水箱容积30m3
	1套
	淘汰

	10
	集中油站
	油箱容积2m3
	1套
	淘汰

	11
	空气冷却器
	散热能力270KW
	1台
	淘汰

	12
	取水泵
	350S44
	2台
	淘汰

	
	
	300S-32
	3台
	淘汰

	13
	供水泵
	350S75A
	2台
	淘汰

	
	
	250S39
	5台
	淘汰

	14
	入炉水泵
	DG46-30×10
	4台
	淘汰

	15
	单流机械过滤器
	Φ2500
	2台
	淘汰

	16
	热力喷雾除氧器
	20t/h
	2台
	淘汰

	17
	叁塔流动床
	LWLN-40
	1台
	淘汰

	18
	水膜除尘器
	Φ2130
	2台
	淘汰

	19
	静电除尘器
	/
	1套
	淘汰

	20
	烟气连续监测系统
	CEMS-200BS(一拖一)
	1套
	搬迁


[bookmark: _Toc6028][bookmark: _Toc533547557][bookmark: _Toc503534415]2.1.6原辅料、能源消耗及来源
（1）原辅料消耗及来源
制糖生产线消耗的原辅材料主要为甘蔗、石灰、磷酸、硫磺等。根据企业提供资料，制糖生产线原辅材料消耗详见下表。
表2.1-5  制糖生产线原辅材料消耗一览表（单位 t/a）
	序号
	名称
	规格及质量
	单位
	数量
	来源
	运输方式

	原料

	1
	甘蔗
	产糖率≥13.5%
	万t/a
	15
	蔗区供给
	汽车、拖拉机等

	辅料

	2
	磷酸
	食品级，P2O5≥85%
	t/a
	80
	国内市场
购买
	汽车

	3
	硫磺
	食品级纯度 99.8%
	t/a
	170
	
	汽车

	4
	石灰
	含有效CaO≥95%
	t/a
	400
	
	汽车

	5
	絮凝剂
	/
	t/a
	0.8
	
	汽车

	6
	包装袋
	50kg袋（内衬塑料袋）
	万只
	40
	
	汽车


（2）能源消耗及来源
企业现有3台燃煤锅炉，分别为20t/h（1#）、25t/h（2#）、65t/h（3#），其中20t/h、25t/h仅作为65t循环流化床锅炉备用锅炉，锅炉燃料采用原煤和甘蔗渣；碱回收炉开、停炉及特殊情况下需使用少量柴油。现阶段糖厂生产动力消耗如下表所示。
表2.1-6 现有项目能源消耗
	序号
	名称
	规格及质量
	单位
	数量
	来源
	运输方式

	1
	原煤
	见表2.1-8
	t/a
	85000
	玉溪/楚雄
	汽车运输

	2
	新鲜水
	/
	万t/a
	491
	南恩河/戛洒江
	管道

	3
	蒸汽
	5.3MPa/485℃
	万t/a
	55.47
	锅炉车间
	管道

	4
	电
	380/220V
	万Kw·h/a
	9600
	电力车间
	电线


现有项目所需的石灰粉，采用商品粉方式采购。石灰在当地购买所得，石灰成分见下表。
表2.1-7 石灰成分表（表面水分<2%，粒径≤5mm）
	成分
	SiO2
	CaO
	MgO
	SO3

	含量
	≤2%
	≥ 95.0%
	≤ 2%
	≤ 0.2%


原煤成分分析见表所示。
表2.1-8  煤质成分一览表
	检测项目
	缩写
	单位
	检测结果

	分析水分
	Mad
	%
	10.39

	灰分
	Vad
	%
	30.65

	干燥基全硫
	St,ad
	%
	1.15

	空气干燥基高位发热量
	Qb,ad
	MJ/kg
	20.89

	空气干燥基低位发热量
	Qgr,v,ad
	MJ/kg
	13.89

	空气干燥基氢元素
	Had
	%
	4.40

	汞
	
	%
	0.096


[bookmark: _Toc20608][bookmark: _Toc7959098]2.1.7现有项目平面布置
从现有厂内的平面布置来看，由于历史原因，整个厂区所占面积不大，生活区、办公区、生产区自西向东进行布置。生活区位于整个厂区的常年主导风向的上风向，而制浆车间位于制糖生产线的下风向；整个厂区用地较为紧促，生产车间在不同时期建成，制浆和制糖生产线之间没能明确的分隔线或围墙；但从整体的布局来看，制浆生产线各车间与制糖生产线的车间基本是分离开的。
因厂内面积的限制，污水处理站和有机肥生产线设置于距离现有生产区约为2.3km，污水和废醪液输送管道分别沿南恩河、戛洒江河道内敷设专用管道送至污水处理站进行处理，输送管道长约3km，避免了污水处理过程中产生的臭气对厂区及附近居民点的影响。
综合来看，因用地的限制，现有项目的建设都是就因地而建，不能明确地按功能和流程进行合理的布置；但从目前的布置来看，从环境方面看各车间之间无较大的冲突。现有项目平面布置情况详见图2.1-1。
[bookmark: _Toc1212]2.1.8工作制度及劳动定员
（1）工作制度
制糖生产线为榨季生产期和停榨检修期，根据甘蔗原料情况，榨季生产期主要集中在每年的12月至3月，榨季期间为每天24h连续性生产，生产车间实行三班24h工作制；停榨检修期一般在每年的4月至11月，主要进行人员培训及设备检修，停榨检修期间各部门和车间均实行每天一班，每班8h，每周5天工作制；全年榨季、非榨季约运营300天，其中榨季约100天，非榨季200天。
（2）劳动定员
现有制糖项目榨季定员150人；榨季增加临时工人约100人。
[bookmark: _Toc17002]2.1.9现有项目生产工艺及产污环节
现有制糖生产工艺采用亚硫酸法，采用四组压榨法提汁、亚硫酸法澄清、五效压力真空蒸发、三系煮糖、震动干燥、电子定量包装生产工艺，制糖生产过程包括压榨、澄清过滤、蒸发、结晶、分蜜包装等工序，工艺流程见图2.8-1。
制糖生产过程中固废主要为蔗渣和滤泥，蔗渣主要作为制浆造纸原料，部分作为锅炉燃料，滤泥全部由公司车辆外运至公司现有1.2万亩果园基地发酵后作为有机肥原料；硫熏工艺所需SO2选用的二氧化硫设备是密封自熔式燃硫炉，SO2不会外泄，仅检修期间逸散少量SO2；现有滤布、制糖设备等清洗废水经收集后直接与制浆造纸废水混合后送大槟榔园污水处理站处理，制炼过程中产生的冷凝水经冷却塔降温处理后直接经制糖废水排口排入戛洒江。


[bookmark: _Toc21292]图2.1-2    现有制糖生产工艺流程图
原有项目主要污染物及其产生环节详见下表。
表2.1-9 现有制糖厂主要产污环节一览表
	污染因素及污染源名称
	污染物
	原有项目处理措施及排放方式

	废气
	锅炉废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞、林格曼黑度
	采用静电除尘器+碱法（白泥）脱硫塔处理，锅炉废气统一经在线监测系统后共用1根45m烟囱排放

	
	碎煤机废气
	颗粒物
	采用密闭破碎，粉尘经布袋除尘设施处理后由10m高排气筒排放

	
	燃硫炉废气
	SO2
	密封自熔式燃硫炉

	
	滤泥间废气
	氨、硫化氢、臭气浓度
	减少暂存时间

	
	煤场粉尘
	颗粒物
	煤堆场半封闭

	
	污水处理设施恶臭
	氨、硫化氢、臭气浓度
	无组织排放，经大气扩散

	废水
	生活污水
	pH值、COD、BOD5、SS和NH3-N等
	送大槟榔园污水处理站处理达标后排戛洒江

	
	滤布清洗
	糖分、CODcr等
	送大槟榔园污水处理站处理达标后排戛洒江

	
	地坪、洗罐冲洗
	SS、CODcr、BOD5等
	

	
	制炼冷却循环水
	SS
	直接由制糖废水排口排入戛洒江

	
	设备冷却排谁
	SS
	直接由制糖废水排口排入戛洒江

	
	锅炉排水
	SS
	直接由制糖废水排口排入戛洒江

	
	化验废水
	SS、CODcr、BOD5等
	送大槟榔园污水处理站处理达标后排戛洒江

	固废
	蔗渣
	可用作制浆原料、锅炉燃料掺煤燃烧

	
	锅炉灰、渣
	外售作为水泥厂辅助生产原料

	
	脱硫渣
	外售作为水泥厂辅助生产原料

	
	滤泥
	外运至公司现有1.2万亩果园基地有机肥车间，发酵后用于施肥

	
	废糖蜜
	外售昆明骄宇焦糖有限公司

	
	石灰渣
	运至双脚树箐固体废物填埋场填埋处置

	
	废润滑油
	委托云南泽森环保科技有限公司定期清运处置

	
	生活垃圾
	环卫部门定期清运


2.1.10现有项目主要平衡分析
[bookmark: _Toc500538606][bookmark: _Toc517788939]（1）物料走向
现有项目1500t/d制糖生产线物料走向见下表。
表2.1-10 现有制糖生产线物料走向表
	输入物料
	输出物料

	序号
	物料名称
	数量（t/a）
	序号
	物料名称
	数量（t/a）

	1
	甘蔗
	150000
	1
	白砂糖
	20000

	2
	石灰
	4
	2
	蔗渣
	33420

	3
	磷酸
	80
	3
	废蜜
	5800

	4
	硫磺
	170
	4
	滤泥
	7500

	5
	絮凝剂
	0.8
	5
	石灰渣
	30

	6
	蒸汽
	91200
	6
	冷凝汁气水
	137048


[bookmark: _Toc500538607][bookmark: _Toc517788940]（2）水平衡
现有制糖厂仅在榨季生产，非榨季仅有生活污水产生，因此本次评价不单独做非榨季的水平衡图。
根据建设单位提供的资料，2025年榨季制糖厂新水用量为5612.63m3/d，制糖厂排水量为5346.33m3/d，其中通过制糖废水排口排放量为4759.73m3/d（包括制炼冷却水循环系统排水4605.56m³/d、 制糖设备冷却水75m3/d、锅炉排水79.17m3/d）；通过制浆造纸废水排口排放量为586.6m3/d，（包括其中洗滤布废水480m³/d，地坪、罐体清洗废水80m³/d，实验室废水2m³/d，生活污水24m³/d）；循环用水37840.4m3/d，水的重复使用率87.08%。现有项目榨季水平衡详见图2.9-1。


图2.1-3  现有制糖厂榨季水平衡图 （单位：m3/d）
（3）蒸汽平衡
现有制糖厂与纸浆造纸厂共用1台65t/h循环流化床锅炉；现有制糖厂仅在榨季生产，榨季时蒸汽通过减温减压装置调节后向外供汽；现有项目榨季蒸汽平衡见下图。

图2.1-4  现有制糖厂蒸汽平衡
[bookmark: _Toc533547560][bookmark: _Toc298717960][bookmark: _Toc30901][bookmark: _Toc228199231]2.1.11现有项目污染物治理措施、排放情况及达标分析
2.1.11.1废气
（1）废气处理系统工艺
现有项目废气处理系统主要包括锅炉废气处理系统和碱炉废气处理系统，其中20t/h和25t/h燃煤锅炉均采用布袋除尘器+碱法（白泥）脱硫塔处理，65t/h循环流化床锅炉废气采用静电除尘器+碱法（白泥）脱硫塔处理，锅炉废气统一经在线监测系统后共用1根45m烟囱排放；碱回收炉废气采用静电除尘器处理后，废气由1根60m烟囱排放。现有项目烟气治理工艺布置图详见下图。


图2.1-5  现有制糖厂锅炉废气治理措施布置图
（2）有组织废气
①锅炉废气
现有项目锅炉废气主要来自65t/h锅炉，其中20t/h、25t/h仅作为65t循环流化床锅炉备用锅炉。20t/h和25t/h燃煤锅炉均采用布袋除尘器+碱法（白泥）脱硫塔处理，65t/h循环流化床锅炉废气采用静电除尘器+碱法（白泥）脱硫塔处理，锅炉废气统一经在线监测系统后共用1根45m烟囱（DN1.4m）排放。
现有制糖厂只有在榨季使用锅炉，本次环评选用2025年作为评价基准年，根据建设单位提供的2025年生产报表，2025年制糖厂共生产121天（2025年2月15日~2025年5月15日、2025年12月1日~2025年12月31日），根据2025年锅炉废气在线监测数据也报表统计见下表。
表2.1-11  现有制糖厂2025年榨季锅炉废气排口在线监测情况一览表
	年份
	时间
	烟气量（万Nm3/d）
	颗粒物浓度（mg/m3）
	二氧化硫浓度（mg/m3）
	氮氧化物浓度（mg/m3）
	标准值
	达标情况

	
	
	范围值
	平均值
	范围值
	平均值
	范围值
	平均值
	范围值
	平均值
	
	

	2025年
	2月15~28日
	97.04~190.31
	148.93
	5.72~7.6
	6.58
	40.03~146.38
	102.91
	100.18~189.35
	134.94
	颗粒物≤50mg/m3；
二氧化硫≤300mg/m3；
氮氧化物≤300mg/m3；
	达标

	
	3月1~31日
	53.30~98.41
	82.02
	4.33~9.87
	6.75
	64.95~196.94
	129.93
	82.91~184.74
	128.44
	
	达标

	
	4月1~30日
	31.34~113.86
	58.75
	3.76~15.11
	5.81
	62.62~137.11
	90.13
	128.23~270.57
	213.06
	
	达标

	
	5月1~15日
	35.23~106.84
	61.50
	4.63~10.04
	7.21
	31.41~164.21
	116.96
	146.88~247.32
	213.77
	
	达标

	
	12月1~31日
	102.43~157.65
	139.92
	5.21~7.29
	6.18
	55.59~187.38
	116.18
	78.79~262.24
	135.87
	
	达标


根据以上在线监测数据统计结果可知，现有锅炉废气排口在榨季时，排放的颗粒物、SO2、NOx可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准；即颗粒物≤50mg/m3、SO2≤300mg/m3、NOx≤300mg/m3。
由于现有厂区在榨季时纸厂和制糖厂共用65t/h锅炉，根据蒸汽平衡，在榨季时，制糖厂蒸汽用量约占总蒸汽量的52.78%，本次评价制糖厂排放的锅炉废气污染物，按此比例折算，具体如下表。
表2.1-12  现有制糖厂2025榨季锅炉废气排口污染物排放情况一览表
	年份
	时间
	颗粒物排放量（t）
	二氧化硫排放量（t）
	氮氧化物排放量（t）

	
	
	造纸+制糖
	制糖
	造纸+制糖
	制糖
	造纸+制糖
	制糖

	2025年
	2月15~28日
	0.136
	0.072 
	2.054
	1.084 
	2.614
	1.380 

	
	3月1~31日
	0.163
	0.086 
	3.193
	1.685 
	3.891
	2.054 

	
	4月1~30日
	0.1
	0.053 
	1.487
	0.785 
	2.983
	1.574 

	
	5月1~15日
	0.048
	0.025 
	1.037
	0.547 
	1.519
	0.802 

	
	12月1~31日
	0.273
	0.144 
	5.25
	2.771 
	5.673
	2.994 

	
	合计
	0.720 
	0.380 
	13.021 
	6.872 
	16.680 
	8.804 



现有锅炉废气中的汞及其化合物、烟气黑度采用玉溪华恒环境科技有限公司2025年4月29日对锅炉废气监测数据中的排放浓度，监测期间制糖生产线和制浆造纸生产线均正常生产，监测数据如下表：
表2.1-13   2025年榨季期间锅炉烟气污染物监测结果
	项目
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	榨季排放总量
（t/a）
	标准值
（mg/m3）
	达标
评价

	
	
	
	
	
	
	

	65t/h锅炉
	烟气量
	41578Nm3/h

	
	汞及其化合物
	0.0056
	0.0002
	0.0006
	0.05
	达标

	
	烟气黑度
	＜1
	≤1
	达标

	①：榨季按121h天计；
②：锅炉大气污染物排放浓度限值执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1燃煤锅炉标准限值要求。


由上表可知，榨季期间锅炉烟气排放的汞及其化合物、烟气黑度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求。
由于现有厂区在榨季时纸厂和制糖厂共用65t/h锅炉，根据蒸汽平衡，在榨季时，制糖厂蒸汽用量约占总蒸汽量的52.78%，本次评价制糖厂排放的锅炉废气污染物，按此比例折算，则制糖厂榨季排放的汞及其化合物为0.00032t。
[bookmark: _Hlk104630660]②碎煤机废气
现有项目煤场拉破式破碎机采用密闭破碎，粉尘经布袋除尘设施处理后由10m高排气筒排放，布袋除尘效率≥95%。根据玉溪华恒环境科技有限公司编制的《热电站及用汽系统改造项目竣工环境保护验收监测报告表》中2018年2月23日至24日对碎煤机废气的监测数据，监测期间环保设施运行正常，碎煤机废气排放情况见下表。
表2.1-14   碎煤机废气污染物监测结果
	污染物
	项目
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放总量（t/a）

	废气量
	排放情况
	7772Nm3/h

	颗粒物
	排放情况
	22
	0.16
	0.46

	
	排放标准
	120
	0.78
	/

	
	达标情况
	达标
	达标
	/

	①：榨季按121天，2904h计；
②：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关规定，该排气筒排放速率限值根据外推法计算的结果再严格50%执行。


由上表可知，碎煤机废气排放的污染物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求；由于现有厂区在榨季时纸厂和制糖厂共用65t/h锅炉，根据蒸汽平衡，在榨季时，制糖厂蒸汽用量约占总蒸汽量的52.78%，本次评价制糖厂排放的破碎机废气污染物，按此比例折算，则制糖厂榨季破碎机废气排口排放的颗粒物为0.25t。
③大气污染物有组织总排放量汇总
本次环评选用2025年作为评价基准年，根据企业2025年《生态环境统计与排污许可统一信息报表》，2025年生产负荷为76.82%，现有制糖厂有组织废气污染物排量如下表。
表2.1-15  现有制糖厂2025年榨季有组织大气污染物排放总量
	项目
	2025年实际有组织排放量
	折算满负荷排放量

	颗粒物
	0.63
	0.820 

	SO2
	6.872 
	8.946 

	NOx
	8.804 
	11.461 

	汞及其化合物
	0.00032
	0.00042 


（3）无组织废气
①甘蔗卸料无组织废气
现有制糖厂收购的原料蔗为无根须、泥沙，但在实际生产中，原料甘蔗不可避免的会带入少量泥沙，根据建设单位生产经验，入厂甘蔗带泥沙量约为甘蔗量的0.05%，现有制糖厂日榨甘蔗1500t/d，则每日甘蔗运输进厂带泥沙量约为0.75t/d。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，卡车卸料过程无组织排放因子按1kg/t计，则甘蔗卸料过程产生无组织排放颗粒物的排放速率0.03kg/h，排放量为0.09t/a。
②石灰消和机投料无组织粉尘
现有制糖厂石灰消和系统以块状石灰为原料，通过石灰消和机的方式进行消和达到石灰乳浓度；生石灰从进料口进入石灰消和机内同时通过水箱进行加水，接着进行双螺旋消化。此时由于放热产生带粉尘的蒸汽。通过风机把含有粉尘的蒸汽通过引风管吸入水箱，粉尘遇水沉淀，再由水泵抽走给石灰消和机加水。石灰消和机加料粉尘不会对周围环境造成影响，忽略不计。
③燃硫炉废气
糖厂硫熏工艺所需SO2选用的二氧化硫设备是密封自熔式燃硫炉，SO2不会外泄，硫熏中和过程中SO2的吸收率99.8%，硫磺年消耗量为170t/a（纯度99.8%），则无组织SO2为排放量=170×99.8%×2×（1-99.8%）=0.67t/a，0.23kg/h。
④滤泥间废气
项目产生的滤泥一般直接由运输车辆在真空吸虑机渣斗下放装车外运，一般不在厂内贮存，仅运输车辆无法中转时进行短暂存放，存放时间一般不超过12h，暂存期间会产生少量的异味。
⑤干燥和包装无组织废气
现有制糖厂干燥包装车间为封闭车间，出入口设有垂帘，除人员出入外出入口保持关门状态，未经收集的废气主要沉降在车间内，外排量极少，忽略不计。
⑥煤场粉尘
煤场起尘量计算采用秦皇岛码头煤堆起尘量计算公式，其计算公式如下：


式中：

——起尘量，kg/a；
K ——经验系数，是煤含水量的函数，取K=0.96；
U——煤场平均风速，取值3.31m/s（根据气象统计分析，2021年主导风向WSW：频率 22.92%、夏季最大风速 3.31m/s）；
U——煤尘的启动风速，取值3.0m/s；
w——煤尘表面含水率，取值10%；
P——煤场每年累积堆煤量，取值煤场85000 t/a；
根据上式计算，现有项目煤堆场粉尘产生源强为4.16t/a，煤堆场半封闭，能够减少60%的无组织粉尘，粉尘排放量约为1.664t/a；由于现有厂区在榨季时纸厂和制糖厂共用65t/h锅炉，根据蒸汽平衡，在榨季时，制糖厂蒸汽用量约占总蒸汽量的52.78%，本次评价煤场无组织粉尘，制糖厂无组织排放的颗粒物为0.88t，0.29kg/h。
⑦无组织排放小结
项目无组织排放情况见下表。
表2.1-16   现有制糖厂2025年无组织排放情况表
	项目
	主要污染物
	处置措施
	排放量

	
	
	
	kg/h
	t/a

	甘蔗卸料无组织
	颗粒物
	加强管理，尽量降低卸料高度，减少原料甘蔗含沙量
	0.03
	0.09

	石灰消和机投料
	颗粒物
	车间封闭，采用密闭消和设备
	少量
	少量

	硫熏无组织
	SO2
	车间封闭，密闭设备，加强管理
	0.23
	0.67

	滤泥间无组织
	恶臭、NH3、H2S
	车间封闭，及时外运，减少存放时间
	少量
	少量

	干燥和包装无组织
	颗粒物
	车间封闭，出入口设有垂帘，除人员出入外出入口保持关门状态
	少量
	少量

	煤场无组织粉尘
	颗粒物
	煤堆场半封闭
	0.29
	0.88


⑧现有生产区厂界污染物达标分析
根据玉溪华恒环境科技有限公司厂区无组织废气监测报告（华环监字[202504]第324号），监测单位于2025年4月18日对生产区厂界无组织废气污染物进行监测，监测期间制糖厂和造纸厂均正产运营，监测结果如下：
表2.1-17   2025年厂界无组织废气监测结果
	监测时间
	污染物
	厂界浓度（mg/m3）
	标准限值
	达标情况

	
	
	上风向（5#）
	下风向（6#）
	下风向（7#）
	下风向（8#）
	
	

	2025.4.18
	颗粒物
	0.228~0.254
	0.304~0.385
	0.316~0.415
	0.292~0.391
	1.0
	达标

	2025.4.18
	硫化氢
	0.006~0.01
	0.026~0.039
	0.018~0.025
	0.017~0.023
	0.06
	达标

	2025.4.18
	氨
	0.16~0.20
	0.21~0.25
	0.25~0.35
	0.23~0.35
	1.5
	达标

	2025.4.18
	臭气浓度
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	20
	达标


根据监测结果可知，现有生产区厂界颗粒物无组织排放周界外监控浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值；硫化氢、氨气、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。
[bookmark: _Toc533547562]2.1.11.2废水
现有项目的废水设有2个排口，一个排放口是制糖生产线的排污口，主要排放制炼冷却水循环系统排水、 制糖设备冷却水及锅炉排水，直接进入戛洒江；另一个排放口是制浆造纸生产线的排污口（位于大槟榔园旁的污水处理站排口），主要处理制浆、造纸废水和洗滤布废水、地坪罐体清洗废水、实验室废水，废水处理达标后直接进入戛洒江；厂内生活污水经化粪池处理后，进入大槟榔园生产污水处理站。
待在建项目污水处理站、排污口的建成后，现有的2个排口将按要求拆除。
[image: QQ浏览器截图20260726153935 拷贝]
图2.1-6    现有项目排污口位置
（1）现有污水处理设施
南恩糖纸有限责任公司2010年已在大槟榔园区域戛洒江边建设了一座设计规模为15000m³/d的污水处理站，污水处理采用“初沉池+水解酸化+JI氧化池+混凝沉淀”工艺对现有生产废水进行处理，现有污水处理效果稳定，处理后污水水质已达到国家的排放标准。
已有污水处理站处理工艺采用初沉池+水解酸化+ JI氧化池+混凝沉淀的处理工艺流程：


图2.1-7    现有大槟榔污水处理站工艺流程图
①废水汇集流入调节池，废水在调节池内水质、水温等得到一定调节，使后段处理系统稳定性提高。
②经调节池后，废水流入初沉池，加入絮凝剂和混凝剂（PAC\PAM）将废水中有机大分子能够将固体颗粒变大，从而使得固体颗粒经重力沉淀去除。以消除悬浮物对生物处理的不利影响，保证生物处理的效果，采用辐流式沉淀池作为初沉池。
③经初沉废水流入水解酸化池，废水水解酸化处理，主要是利用在水解酸化池内投放的大量水解细菌、酸化菌将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降角解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，同时也可以在一定程度上降低COD总量，从而提高其可生化性，降低废水的pH值，减少污泥产量，减轻后续好氧生物系统的有机负荷，使整个系统的能耗相比于单独使用好氧系统大为降低。
水解阶段：高分子有机物因相对分子量巨大，不能透过细胞膜，因此不可能为细菌直接利用。它们在水解阶段被细菌胞外酶分解为小分子。例如，纤维素被纤维素酶水解为纤维二糖与葡萄糖，淀粉被淀粉酶分解为麦芽糖和葡萄糖，蛋白质被蛋白质酶水解为短肽与氨基酸等。这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用。水解过程通常较缓慢，多种因素如温度、有机物的组成、水解产物的浓度等可能影响水解的速度与水解的程度。
酸化阶段：上述小分子的化合物在酸化菌的细胞内转化为更为简单的化合物并分泌到细胞外。酸化细菌绝大多数是严格厌氧菌，但通常有约1%的兼性厌氧菌存在于厌氧环境中，这些兼性厌氧菌能够起到保护严格厌氧菌免受氧的损害与抑制。这一阶段的主要产物有挥发性脂肪酸、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等，产物的组成取决于厌氧降解的条件、底物种类和参与酸化的微生物种群。
④经水解酸化后，废水流入JL高效氧化池是结合活性污泥氧化沟、三相流化生物床及接触氧化池三者优点改进型生物好氧处理系统。池内能很好的保持有高浓度的悬浮态生物菌团，又有耐负荷的固态微生物膜。能很高效的去除废水中的污染物，又能经得起高负荷废水对池内微生物的冲击。
JL高效氧化池内部挂有大量微生物载体（组合填料），投加进来的好氧微生物茵种在有规律的驯化及定性培养，对废水中的各类污染物适应的茵种会在这些载体上慢慢生长，形成一层优势微生物群落。好氧微生物以废水中的有机物作为它们进行新陈代谢的基质（营养物），通过好氧微生物的代谢活动，把有机物转化为H2O和CO2以及少量的硝酸盐，同时池内的原生动物-微生物-后生动物之间又形成了平衡的“食物链”，从而有效降解了废水中的污染物。
JL高效氧化池上部装填半软性填料，填料被废水浸没，池底布设有鼓风微孔曝气系统，用鼓风机在填料底部曝气充氧，不仅能给氧化池的好氧微生物提供溶解氧，维持微生物正常生产；还能使池内水流充分搅动，形成紊流，提高废水与生物膜的接触效率。曝气系统的搅动作用使得填料上衰老的生物膜及时脱落，防止填料堵塞，空气能自下而上，夹带待处理的废水自由通过滤料部分到达池面。泥附在填料表面，不随水流动，因生物膜直接受到上升气流的强烈振动，不断更新，从而提高了净化效果。最后JL高效氧化池的出水流入回流池。
⑤设立回流池的目的是为了进一步将废水进行固液相分离，去除氧化池出水中的活性污泥、有机颗粒物和无机悬浮物等。
回流池设计为逆向流斜管沉淀池，即在沉淀区内设有斜管的沉淀池，组装填料为正六边形斜管，在沉淀区内利用倾斜的平行管分割成一系列浅层沉淀层，被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。每两块平行斜管间相当于一个很浅的沉淀池。通过利用层流原理，提高了沉淀池的处理能力，缩短了颗粒沉降距离，缩短了沉淀时间，并增加了沉淀池的沉淀面积，从而提高了处理效率。废水中的绝大部分污染物质在重力的作用下从水中分离出来。
回流池的进水从斜板底部流入终沉池，综合废水在终沉池的斜板底部与投入的絮凝剂进行搅拌混合，废水沿管壁向上流动，上部出水，泥渣由斜板底部回流JL氧化池。
⑥回流池出水进入终沉池，终沉池的目的是为了进一步将废水进行固液相分离，去除氧化池出水中的活性污泥、有机颗粒物和无机悬浮物等。终沉池出流入排放口达标排放。
⑦污泥是有水中悬浮固体经不同方式胶结凝聚而成，其结构松散，以微生物为主体，包括泥沙、纤维、植物残体等固体颗粒以及可能吸附的有机物、金属、病菌、虫卵等。同时，污泥中也含有植物生长发育所需的氮、磷、钾及维持植物正常生长发育的多种微量元素和能改良土壤结构的有机质。
集泥池主要收集来自沉淀池、水解酸化池、终沉池及砂滤池的污泥，作为临时储存。定期泵至污泥浓缩池进行自然污泥浓缩，底泥由污泥泵抽至自动板框压滤机进行脱水处理，重力浓缩池的上清液和带式压滤机的滤液回流至水解酸化池，经带式压滤机压处理后的干泥则通过外运处理。
（2）现有项目排水情况
现有制糖项目，废水主要分为生产废水和生活废水，其中生产废水包括洗滤布废水，制炼冷却水循环系统排水，制糖设备冷却水，锅炉排水，地坪、洗罐冲洗废水，化验室废水。
①生产废水
1）洗滤布废水
根据项目多年生产统计，现有制糖厂滤布清洗废水产生量共计480m3/d，废水中含有的污染物主要是SS、CODcr、BOD5等。该部分废水直接与制浆造纸废水混合后送大槟榔园污水处理站处理达标后排入戛洒江。
2）制炼冷却水循环系统排水
现有项目制炼废水主要来自煮炼的冷凝水，该部分水不断循环使用，由于蒸发、煮糖抽真空用的冷却水和物料汁汽直接接触，会不断的累积有微糖份和其他成分，所以为保证水质，需分流部分循环水，并补充一部分新鲜水。根据项目多年生产统计，制炼车间冷凝器分流排水量为4605.56m3/d，直接由制糖废水排口排入戛洒江。
3）制糖设备冷却水
制炼车间和压榨车间的设备冷却水排水直接由制糖废水排口排入戛洒江。根据项目多年生产统计，排放量为75m3/d。
4）锅炉排水
据项目多年生产统计，现有锅炉排水量为150m3/d，主要污染物为SS，由制糖废水排口排入戛洒江；由于现有厂区在榨季时纸厂和制糖厂共用65t/h锅炉，根据蒸汽平衡，在榨季时，制糖厂蒸汽用量约占总蒸汽量的52.78%，本次评价按此比例折算，则制糖厂榨季锅炉排水79.17m3/d。
5）化验室废水
现有制糖厂化验室，主要是负责榨季糖厂的产品化验分析工作，据项目多年生产统计，现有制糖厂化验室废水榨季排水量为2.5m3/d，经管网收集后送污水处理站处理。
6）地坪、洗罐冲洗废水
现有制糖厂车间地坪、罐体每天冲洗一次，据项目多年生产统计，废水产生量为80m3/d，地坪冲洗、洗罐废水排入污水处理站处理。
②生活废水
现有制糖生产线榨季定员250人，非榨季员工定员100人，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2026），用水定额为120L/人 d。则项目榨季生活用水量为30m3/d，非榨季生活用水量为12m3/d；排污系数按0.8%计，则现有制糖厂榨季生活污水量为24m3/d，非榨季生活污水量为9.6m3/d；废水中含有的污染物主要是SS、CODcr、BOD5和氨氮，废水经化粪池预处理后送污水处理站处理。
现有项目废水排放和去向详见下表。
表2.1-18 现有项目废水排放和去向表
	生产
单位
	排水环节
	水质属性
	主要污染物
	排水量平均(m3/d)
	治理措施

	制糖厂
	滤布清洗废水
	生产废水
	糖分、CODcr
	480
	送大槟榔园污水处理站处理达标后排戛洒江

	
	地坪、洗罐冲洗废水
	生产废水
	SS、CODcr、BOD5
	80
	

	
	制炼冷却循环系统排水
	生产废水
	SS
	4605.56
	直排戛洒江

	
	设备冷却排污
	生产废水
	SS
	75
	直排戛洒江

	
	锅炉排水
	生产废水
	SS
	79.17
	直排戛洒江

	
	化验废水
	生产废水
	SS、CODcr、BOD5
	2.5
	送大槟榔园污水处理站处理达标后排戛洒江

	办公生活
	生活废水
	SS、CODcr、BOD5
	榨季：24
非榨季：9.6
	送大槟榔园污水处理站处理达标后排戛洒江

	合计
	/
	/
	榨季：5346.33
非榨季：9.6
	/


（3）现有项目水污染物产排情况
①制糖废水排口
根据建设单位提供的2025年生产报表，2025年制糖厂共生产121天（2025年2月15日~2025年5月15日、2025年12月1日~2025年12月31日），根据2025年制糖废水排口在线监测报表统计见下。
表2.1-19  现有制糖厂2025年榨季制糖废水排口在线监测情况一览表
	年份
	时间
	pH（无量纲）
	COD（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	标准值
	达标情况

	
	
	范围值
	平均值
	范围值
	平均值
	范围值
	平均值
	
	

	2025年
	2月15~28日
	6.56~7.23
	6.82
	21.21~52.17
	29.03
	1.24~3.2
	2.16
	pH：6～9；
COD≤90mg/L；
氨氮≤8mg/L。
	达标

	
	3月1~31日
	6.64~8.04
	6.96
	17.58~37.21
	25.87
	0.57~1.63
	1.05
	
	达标

	
	4月1~30日
	6.9~7.94
	7.42
	12.05~50.34
	22.96
	0.32~1.9
	0.85
	
	达标

	
	5月1~15日
	7.01~7.43
	7.24
	9.41~34.17
	17.05
	0.05~1.34
	0.64
	
	达标

	
	12月1~31日
	6.46~7.45
	7.05
	9.10~37.81
	22.50
	0.23~1.73
	0.73
	
	达标

	榨季平均值
	/
	7.10
	/
	23.48
	/
	1.09
	
	达标


废水中的其他污染物（SS、BOD5、总氮、总磷）采用玉溪华恒环境科技有限公司2025年3月24日、2025年4月18日对制糖废水排口监测数据中的排放浓度，监测期间制糖生产线和制浆造纸生产线均正常生产，监测数据如下表。
表2.1-20  现有制糖厂2025年榨季制糖废水排口自行监测情况一览表
	年份
	采样时间
	SS
	BOD5
	总氮
	总磷
	标准值
	达标情况

	2025年
	3月24日
	28
	6.7
	1.73
	0.05
	SS≤30mg/L；
BOD5≤20mg/L；
总氮≤12mg/L；
总磷≤0.5mg/L。
	达标

	
	4月18日
	28
	6.1
	0.74
	0.06
	
	达标


根据上述统计数据，2025年榨季时，现有的制糖废水排口的pH、SS、CODcr、BOD5、总氮、氨氮、总磷排放浓度满足《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）表2甘蔗制糖标准和《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2制浆和造纸联合企业排放标准限值中较严限制。
②制浆造纸废水排口
现有制糖厂的洗滤布废水，地坪、洗罐冲洗废水，化验室废水和生活废水送大槟榔园污水处理站（规模15000m³/d）处理达标后排戛洒江；根据2025年制浆废水排口在线监测报表统计见下。
表2.1-21   2025年榨季现有制浆废水排口在线监测情况一览表
	年份
	时间
	pH（无量纲）
	COD（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	总氮（mg/L）
	总磷（mg/L）
	标准值
	达标情况

	
	
	范围值
	平均值
	范围值
	平均值
	范围值
	平均值
	范围值
	平均值
	范围值
	平均值
	
	

	2025年
	2月15~28日
	6.86~7.07
	6.96
	24.8~38.29
	31.83
	0.52~1.01
	0.73
	1.83~4.53
	2.87
	0.05~0.16
	0.08
	pH：6～9；
COD≤90mg/L；
氨氮≤8mg/L；
总氮≤12mg/L；
总磷≤0.5mg/L。
	达标

	
	3月1~31日
	6.75~7.06
	6.91
	22.94~30.71
	26.67
	0.37~1.14
	0.71
	0.37~7.59
	3.06
	0.04~0.17
	0.08
	
	达标

	
	4月1~30日
	6.72~7.03
	6.87
	10.23~45.62
	27.31
	0.23~1.8
	0.74
	0.46~4.58
	2.06
	0~0.15
	0.06
	
	达标

	
	5月1~15日
	0.69~7.02
	6.88
	29.38~42.47
	35.50
	0.62~1.65
	1.13
	1.26~2.84
	1.96
	0.01~0.06
	0.03
	
	达标

	
	12月1~31日
	6.72~7.34
	6.97
	31.78~60.84
	51.28
	0.38~2.01
	0.84
	2.23~4.52
	2.97
	0.04~0.11
	0.07
	
	达标

	榨季平均
	/
	/
	6.92
	/
	34.52
	/
	0.83
	/
	2.58
	/
	0.064
	
	达标


废水中的其他污染物（SS、BOD5）采用玉溪华恒环境科技有限公司2025年3月24日、2025年4月18日对制浆造纸废水排口监测数据中的排放浓度，监测期间制糖生产线和制浆造纸生产线均正常生产，监测数据如下表。
表2.1-22  2025年榨季现有制浆废水排口自行监测情况一览表
	年份
	采样时间
	SS
	BOD5
	标准值
	达标情况

	2025年
	3月24日
	26
	6.0
	SS≤30mg/L；
BOD≤20mg/L；
	达标

	
	4月18日
	25
	6.9
	
	达标


根据上述统计数据，2025年榨季时，现有的制浆造纸废水排口的pH、SS、CODcr、BOD5、总氮、氨氮、总磷排放浓度满足《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）表2甘蔗制糖标准和《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2制浆和造纸联合企业排放标准限值中较严限制。

现有制糖厂废水经过两个排口排放，其中有在线监测数据的采用2025年榨季的在线监测的平均浓度进行计算；无在线监测数据的采用自行监测的最大值进行计算排污量，制糖废水外排废水情况详细见下表。
表2.1-23 制糖厂通过制糖废水排口榨季水污染物排放情况
	项目
	pH
	SS
	CODcr
	BOD5
	总磷
	氨氮
	总氮

	废水排放量（m³/d）
	4759.73

	排放浓度(mg/L，pH除外）
	7.01
	28
	23.48
	6.7
	0.06
	1.09
	1.73

	标准限值(mg/L，pH除外）
	6～9
	30
	90
	20
	0.5
	8
	12

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	污染物排放量（t/榨季）
	—
	16.13
	13.52
	3.86
	0.035
	0.63
	0.99

	注：榨季按121天。


表2.1-24  制糖厂通过制浆造纸废水排口榨季水污染物排放情况
	项目
	pH
	SS
	CODcr
	BOD5
	总磷
	氨氮
	总氮

	废水排放量（m³/d）
	586.6

	排放浓度(mg/L，pH除外）
	6.92
	26
	34.52
	6.9
	0.064
	0.83
	2.58

	标准限值(mg/L，pH除外）
	6～9
	30
	90
	20
	0.5
	8
	12

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	污染物排放量（t/榨季）
	—
	1.85 
	2.45 
	0.49 
	0.005 
	0.06 
	0.18 

	注：榨季按121天。


制糖厂在非榨季时不生产，仅有生活污水，生活污水产生量为9.6m3/d进入大槟榔园污水处理站（规模15000m³/d）处理达标后排戛洒江，参照榨季时制浆造纸废水排口的排放浓度，在非榨季时，项目制糖厂水污染物排放量如下表。
表2.1-25  非榨季制糖厂通过制浆废水排口水污染物排放情况
	项目
	pH
	SS
	CODcr
	BOD5
	总磷
	氨氮
	总氮

	废水排放量（m³/d）
	9.6

	排放浓度(mg/L，pH除外）
	6.92
	26
	34.52
	6.9
	0.064
	0.83
	2.58

	标准限值(mg/L，pH除外）
	6～9
	30
	90
	20
	0.5
	8
	12

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	污染物排放量（t/非榨季）
	—
	0.04
	0.06
	0.01
	0.0001
	0.001
	0.004

	注：非榨季按179天。


综上计算，现有制糖厂全年废水污染物排放情况如下表。
表2.1-26 制糖厂水污染物排放情况
	项目
	pH
	SS
	COD
	BOD5
	总磷
	氨氮
	总氮

	废水排放
	（4759.73+586.6）×121+9.6×244=649248.33m³/a

	单位产品基准排水量
	32.46m³/t糖

	单位产品基准排水量标准限值
	51m³/t糖

	排放量
	—
	18.02
	16.03
	4.36
	0.04
	0.691
	1.174


[bookmark: _Toc533547563]2.1.11.3噪声
（1）噪声排放情况
现有项目生产过程中，噪声主要来自引风机、鼓风机、热电站的给水机、气轮机及各种水泵等。现有项目主要噪声源强及噪声治理情况见下表。
表2.1-27 现有制糖厂主要噪声源强及噪声治理情况
	生产单元
	噪声源
	建筑物名称
	声压级(dB)A
	声源控制措施
	运行时段
	备注

	制糖生产
	输蔗机
	甘蔗场
	80
	厂房隔声
	连续
	仅榨季生产

	
	切丝机
	压榨车间
	85
	减震、厂房隔声
	连续
	仅榨季生产

	
	压榨机
	压榨车间
	95
	减震、厂房隔声
	连续
	仅榨季生产

	
	真空吸滤机
	制炼车间
	85
	减震、厂房隔声
	连续
	仅榨季生产

	
	分蜜机
	制炼车间
	80
	减震、厂房隔声
	连续
	仅榨季生产

	
	振动干燥机
	制炼车间
	80
	减震、厂房隔声
	连续
	仅榨季生产

	
	汽轮机组
	循环水站
	95
	减震、厂房隔声
	连续
	仅榨季生产

	
	冷却塔
	循环水站
	95
	减震、厂房隔声
	连续
	仅榨季生产

	
	循环水泵
	循环水站
	95
	减震、厂房隔声
	连续
	仅榨季生产

	锅炉
	引风机
	供热锅炉
	85
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	
	送风机
	供热锅炉
	88
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	
	给水机
	供热锅炉
	85
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产


（2）厂界噪声达标分析
本次评价收集了建设单位2025年4月18日年的企业自行监测，自行监测对厂界噪声进行了监测，监测期间制糖厂、造纸厂均正常运营，监测结果如下表：
表2.1-28  现有2025年榨季厂界噪声监测结果统计表（单位：mg/L）
	监测类型
	监测日期
	监测点位
	采样时段
	噪声值dB(A)
	标准dB(A）
	达标情况

	噪声
	2025.4.18
	厂界东
	昼间
	58
	70
	达标

	
	
	
	夜间
	46
	55
	达标

	
	
	厂界南
	昼间
	56
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	47
	50
	达标

	
	
	厂界西
	昼间
	58
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	46
	50
	达标

	
	
	厂界北
	昼间
	55
	60
	达标

	
	
	
	夜间
	45
	50
	达标


根据上表可知，现有项目厂界西、南、北厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（玉溪市新平县城至三江口二级公路），现有项目噪声均能做到达标排放。
[bookmark: _Toc533547564]2.1.11.4固废
现有项目生产过程中产生的固体废物主要蔗渣、锅炉灰渣、脱硫渣、滤泥、废糖蜜、石灰渣、生活垃圾、废润滑油等。
（1）固体废弃物产生及处置
①蔗渣
根据建设单位提供资料，现有制糖厂蔗渣产生量为33420t/a（含水率49%），收集后作为 现有纸浆厂原料使用。
②锅炉灰渣、脱硫渣
根据建设单位提供资料，现有项目制糖脱硫塔使用碱回收白泥作为脱硫剂，产生脱硫石膏600t/a；锅炉渣产生量为1800t/a，脱硫石膏和燃煤灰渣经收集后分区暂存于100m2的临时堆场；锅炉除尘灰产生量为2700 t/a，暂存于贮灰罐内，脱硫石膏、燃煤灰渣和锅炉除尘灰全部外售作为水泥厂辅助生产原料。
③滤泥
根据建设单位提供资料，现有制糖厂滤泥（含水率70%）产生量7500t/a，滤泥主要含有甘蔗纤维、蔗糖，带有蔗蜡的凝结胶体，以及蛋白质、碳酸钙，还夹带随原料蔗茎带来的沙泥等，是一种非常好的肥料，均及时由公司车辆外运至公司现有1.2万亩果园基地有机肥车间，经过发酵后用于施肥。
④废糖蜜
根据建设单位提供资料，现有制糖厂废蜜产生量5800t/a，废糖蜜收集后外售昆明骄宇焦糖有限公司作为生产原料使用。
⑤石灰渣
现有制糖项目石灰渣来自石灰乳化间，根据建设单位提供资料，现有制糖厂石灰渣产生量约为30t/a，主要成分是CaCO3和少量的NaCO2、Na2SO4，运至双脚树箐固体废物填埋场。
⑥废润滑油
现有制糖项目在生产运营中设备润滑防护及整机部分零部件维护中，每年约产生废润滑油1.5t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的废润滑油（HW08类中900-217-08），使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油），集中暂存到危废间，委托云南泽森环保科技有限公司定期清运处置。
⑦生活垃圾
现有制糖项目榨季员工定员250人，非榨季员工定员100人，生活垃圾产生量按 1.0kg/人·d 计，则厂区榨季生活垃圾产生量为 0.25t/d，非榨季生活垃圾产生量为 0.1t/d，年产生量为0.25×121+0.1×179=48.15t，经垃圾桶收集后由戛洒镇环卫部门定期清运处置。
综上，现有项目产生的固体废物主要是蔗渣、锅炉炉渣、滤泥等，现有项目产生的固废均得到妥善的处置，处置率为100%。现有项目固体废弃物产生及处置情况见下表。
表2.1-29 现有制糖厂固废产生及排放情况一览表
	污染物
	来源
	产生量(t/a)
	成份
	性质
	代码
	处置措施

	蔗渣
	压榨车间
	33420
	纤维和有机质
	第Ⅰ类一般固废
	900-099-S59
	收集后作为纸浆厂原料使用

	锅炉渣
	锅炉
	1800
	主要含氧化钙
和二氧化硅
	第II类一般固废
	900-001-S03
	外售作为建筑材料生产原料使用

	锅炉灰
	
	600
	
	
	900-001-S02
	

	脱硫石膏
	
	8160
	Si、Na2SO4等
	
	900-099-S06
	

	滤泥
	制炼车间
	7500
	CaSO4、过磷酸钙、有机质
	第Ⅰ类一般固废
	900-099-S59
	作为农肥施用

	废糖蜜
	
	5200
	糖分
	
	900-099-S59
	外售综合利用

	石灰渣
	石灰乳化间
	30
	CaO、SiO2等
	第II类一般固废
	900-099-S59
	运至白糯格固废填埋场填埋处理

	废润滑油
	生产车间
	1.5
	废润滑油
	危险废物
	HW08 900-217-08
	委托云南泽森环保科技有限公司定期清运处置

	生活垃圾
	办公区
	48.15
	/
	生活垃圾
	/
	环卫部门定期清运

	合计
	/
	56759.65
	/
	/
	
	/


2.1.11.5现有项目污染物排放统计
现有制糖厂项目“三废”排放情况详见下表。
表2.1-30 现有项目污染物排放量统计表
	类别
	污染物名称
	污染物排放量
	备注

	废气
	有组织
	颗粒物（t/a）
	0.82
	/

	
	
	SO2（t/a）
	8.946 
	/

	
	
	NOX（t/a）
	11.461 
	/

	
	
	汞（t/a）
	0.00042 
	/

	
	无组织
	颗粒物（t/a）
	0.97
	/

	
	
	SO2（t/a）
	0.67
	/

	
	
	硫化氢（t/a）
	少量
	/

	
	
	氨（t/a）
	少量
	/

	废水
	排放量（m³/a）
	649248.33
	/

	
	SS（t/a）
	18.02
	/

	
	COD（t/a）
	16.03
	/

	
	BOD5（t/a）
	4.36
	/

	
	总磷（t/a）
	0.04
	/

	
	氨氮（t/a）
	0.691
	/

	
	总氮（t/a）
	1.174
	/

	固体废物
	蔗渣
	0
	处置率100%

	
	锅炉灰渣
	0
	

	
	脱硫渣
	0
	

	
	滤泥
	0
	

	
	废糖蜜
	0
	

	
	石灰渣
	0
	

	
	废润滑油
	0
	

	
	生活垃圾
	0
	


[bookmark: _Toc15218][bookmark: _Toc533547567][bookmark: _Toc503534430]2.1.12评价基准年现有项目排放总量执行情况
2.1.12.1排污许可证情况
现有云南新平南恩糖纸有限责任公司2025年11月13日取得玉溪市环境保护局下发的《排污许可证》（证书编号为：915304277098181842001P），排污许可证有效期至 2030-11-12；核定总量指标为：
废水：现有项目设有制糖废水排口和造纸废水排口两个排口， COD：227t/a、氨氮：20.6t/a、总磷1.87 t/a。
废气：SO2：459.17t/a，氮氧化物：459.17t/a、颗粒物79.33t/a；
固废：一般固废处置率100%，危险固废委托有资质单位安全处置率100%。
以上总量指标包括现有厂区的制糖厂和纸浆造纸厂的排污总量。
2.1.12.2排污总量执行情况
（1）废气
根据建设单位提供的2025年《生态环境统计与排污许可统一信息报表（年报）》及2.1.11章节现有制糖厂废气污染物排放量核算，现有项目全厂有组织污染源满足排污许可证要求达标排放。具体如下表。
表2.1-31  排污许可证有组废气排放量一览表
	名称
	污染物
	2025年排放量
	全厂排污许可量（t/a）
	达标情况

	
	
	全厂（含制糖厂、制浆造纸厂）
	制糖厂
	
	

	废气
	颗粒物
	8.446
	0.820 
	79.33
	达标

	
	SO2
	42.117
	8.946 
	459.17
	达标

	
	NOx
	77.632
	11.461 
	459.17
	达标


根据上表分析核算结果，现有工程2025年废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量在可满足排污许可证总量控制要求。
（2）废水
根据建设单位提供的2025年《生态环境统计与排污许可统一信息报表（年报）》及2.1.11章节现有制糖厂废水污染物排放量核算，现有项目全厂废水排放量可满足排污许总量要求。具体如下表
表2.1-32  排污许可证有组废气排放量一览表
	名称
	污染物
	2025年排放量
	全厂排污许可量（t/a）
	达标情况

	
	
	全厂
（含制糖厂、制浆造纸厂）
	制糖厂
	
	

	废水
	COD
	88.969
	16.03
	277
	达标

	
	氨氮
	2.777
	0.691
	20.6
	达标

	
	总磷
	0.209
	0.04
	1.87
	达标


根据上表分析核算结果，现有工程2025年废水污染物COD、氨氮、总磷排放量可满足排污许可证总量控制要求。
（3）固废
现有制糖厂产生的蔗渣收集后作为全部制浆造纸厂原料使用；锅炉灰渣、脱硫渣收集后全部外售作为水泥厂辅助生产原料；滤泥运至公司现有1.2万亩果园基地有机肥车间，经过发酵后用于施肥；废糖蜜收集后外售昆明骄宇焦糖有限公司作为生产原料使用；石灰渣收集后运至双脚树箐固体废物填埋场；废润滑油集中暂存到危废间，定期委托云南泽森环保科技有限公司定期清运处置；生活垃圾收集后由戛洒镇环卫部门定期清运处置。
现有项目产生的一般固废处置率100%，危险固废委托有资质单位安全处置率100%；满足排污许可证的处置要求。
[bookmark: _Toc8130]2.1.13项目存在环境问题及整改情况
（1）存在环境问题
结合现有环保要求，现有项目存在的环境问题如下：
①现有生产车间出现少量裂纹，未进行修补，可能会对地下水产生影响。
②产品白糖干燥、振动分类筛、包装机等设备进出口和输送皮带的传输节点废无收集措施，不符合《制糖工业污染防治可行技术指南》（HJ2303-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一制糖工业》（HJ860.1-2017）防治要求。
③由于厂区在城镇内，项目原辅料运输量较大，特别是榨季期，甘蔗的运入，一方面影响城镇交通，另一方面由于大量交通运输车辆的噪声对周边的影响也较重，对于戛洒镇为全国特色小镇，企业产生的影响也是不可避免的。
[bookmark: _Toc44322594]（2）整改方案
[bookmark: _Toc15029]根据项目规划设计进度，项目于2026年12月完成技改搬迁，搬迁后项目将按照本次环评的环保措施进行建设，现有项目不在生产，并按相关要求进行拆除。
[bookmark: _Toc15888][bookmark: _Toc312138955][bookmark: _Toc2409]2.2已批复项目
2. [bookmark: _Toc231543889]
2.2.1环保手续办理情况
2018年8月14日建设单位对《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》进行了投资备案（备案项目编码：2018-530427-13-03-046208），备案内容为：建设日处理甘蔗3500吨、日产酒精1.6万升、日产PSB液态有机废300m3、年产纸浆10.2万吨、年产生活用纸10.2万吨生产线各一条；2022年4月5日委托长沙昌博咨询有限公司编制了《玉溪市生态环境局关于云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目环境影响报告书》（以下称“已批复环评”）；2022年12月9日取得《玉溪市生态环境局关于云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目环境影响报告书的批复》（玉环审【2022】1-11号）。
2.2.2生产规模、产品方案
（1）制糖
生产规模：生产能力为日榨3500吨甘蔗制糖生产线
产品方案：优级白砂糖 47250t/a（50kg/袋）
（2）制浆造纸
生产规模：生产10.2万吨（风干浆）/年非木材纤维原料制浆造纸生产线。
产品方案：卫生小卷筒6.8万吨/年、小包装卫生纸（手帕纸、面巾纸等）3.4万吨/年。
（3）酒精生产
生产规模：日产酒精1.6万L
产品方案：年产95度食用酒精1260t。
企业搬迁原有酒精生产线，保留原厂规模不变为16000升/天，多余糖蜜出售处理。
（4）液态有机肥
生产规模：设计日处理酒精废醪液300m³，实际日处理酒精废醪液240m³
产品方案：实际年产PSB液态有机肥2.4万t。
（5）质量标准
优级白砂糖产品质量标准：《白砂糖》（GB/T317-2018）；
酒精产品质量标准：《食用酒精》（GB10343-2008）；
生活用纸产品质量标准：《卫生纸》（GB/T20810-2018）；
液态有机肥产品质量标准：《固氮菌肥料》（NY 411-2000）中液体剂型产品标准。
2.2.3建设内容
已批复环评分为制糖项目和造纸项目，其中制糖项目包括制糖生产线和酒精生产线。
（1）制糖生产线由压榨车间（含甘蔗地磅房、甘蔗堆场、原料处理间及压榨间）、制炼车间（含澄清工段、过滤间、蒸发工段及煮炼工段）和辅助生产工程（包括石灰乳化燃硫间、装包、成品糖仓等、化验室）组成。
（2）酒精生产线由发酵工段及蒸馏工段组成。
（3）造纸项目由原料场、备料车间、制浆车间、造纸车间、成品仓库、碱回收车间、给水站、污水处理站、热电车间、办公楼、倒班宿舍等组成。
表2.2-1 已批复项目主要建设内容
	类别
	工程名称
	建设内容及规模

	主体工程
	制糖
	甘蔗堆场
	占地面积2808m2，1层钢筋混凝排架结构，堆存量2490 t，配置桥式起重机、卸蔗台、喂蔗台和链板输送机。

	
	
	压榨车间
	占地面积2575.8m2，1层钢筋混凝排架结构，部分压榨设备利用原有，新增1组压榨机和渗透汁曲筛、滚筒筛，同时新增相应DCS自动控制系统。

	
	
	制炼车间
	澄清蒸发工段占地1646.4m2，3层钢筋混凝土框架结构，主要设置加热、蒸发、过滤、澄清系统，利用原有制炼设备进行改扩建，主要新增高效燃硫系统、石灰消和机、蒸发罐、沉淀池、吸滤机、高效冷凝器、糖浆上浮系统配套设施等。

	
	
	
	成糖工段占地面积982.8m2，局部5层钢筋混凝土框架结构，成糖设备利用原有，新增煮糖罐（带搅拌）、助晶机、离心机、高效冷凝器等。

	
	
	
	筛选装包工段占地面积967m2，局部4层钢筋混凝土框架结构，主要用于成品糖筛选与包装，新增震动筛选机及全自动装包秤等。

	
	
	酒精生产线
	发酵工段：占地面积1150m2，主要设有11个发酵罐和2成熟醪储罐。

	
	
	
	蒸馏工段：占地面积200m2，主要包括粗馏塔、醛塔、精馏塔。

	
	
	
	装酒棚：占地面积40m2，主要设有酒精泵等设备，用于外卖酒精装车。

	
	
	有机肥生产线
	占地5700m2，主要包括1座300m³可溶化池、600m³生物氧化池、1100m³液态肥成品池及配套设施。

	
	制浆造纸
	原料制备
	竹片堆场：2个，占地面积分别为7950m2、14040m2，露天堆存，采取干法堆场的方式，贮量48400t，设置2台地磅秤、4套输送栈桥、移动式螺旋输送机等。

	
	
	
	蔗渣堆场：占地面积9275m2，设置雨棚和篷布覆盖，采用湿法堆存，贮量32700t，设置输送带1台，高架栈桥1套。

	
	
	
	竹片卸料区：占地2950m2，设置卸料台2套、1套栈桥等。

	
	
	制浆车间
	筛房：占地196m2，筛片车间，配置竹片筛选系统1套及输送栈桥。

	
	
	
	蒸煮工段：占地面积1350m2，DDS蒸煮(300t/d竹浆），3套蒸煮立锅225m3，2台喷放锅750m3。

	
	
	
	洗选漂工段：占地面积5016m2，2层（局部5层）结构，含洗选、氧脱木素、漂白工段，配置3组真空洗浆机组、氧反应塔、压力筛、漂白塔等。

	
	
	
	化学制备工段：占地面积170m2，2层，主要用于硫酸、硫代硫酸钠、氢氧化钠等化学原料配制。

	
	
	
	二氧化氯制备工段：占地面积1632m2，配置二氧化氯发生器1套，采用R8/R10综合法，生产规模为8t/d。

	
	
	碱回收车间
	蒸发工段：占地面积2200m2，3层钢混结构，配置九体六效蒸发器1套、稀黑液槽2个、半浓黑液槽1个、浓黑液槽1个、超浓黑液槽1个；黑液固形物处理能力540t/d。

	
	
	
	苛化工段：占地面积2767m2，4层钢混结构，配置苛化器3台、预挂式过滤机3台等；含石灰堆间、白泥和绿泥间。

	
	
	
	燃烧工段：占地面积1720m2，3层钢混结构，主要配置1台处理能力540t/d黑液燃烧炉。

	
	
	造纸车间
	备浆工段：占地面积1800m2，配置浆叩前后塔2座、磨浆机及水磨机等。

	
	
	
	造纸车间：占地面积10067.6m2，1层钢混，设置10台幅宽2800mm造纸机，生产规模为10.2万吨/年。

	
	
	
	成品仓库：设置1座成品仓库和附房，成品仓库占地面积3704m2，附房占地面积120m2，主要用于贮存成品生活用纸。

	公用及辅助工程
	给水
	供水系统
	项目生产用水取自戛洒江和南恩河，生活用水由工业园区供水管网供给。
厂区设置给水处理站一座，总的设计给水处理规模为Q=25000m³/d，由戛洒江及南恩河取水。处理完的清水自流至清水池，再经厂内加压送水泵房送至各用水点。

	
	
	消防水系统
	设置1座消防水泵站，占地面积：1400m2，设置2座容积均为1200m3的消防储水池。

	
	
	软水系统
	设置1座化水间，占地面积522m2，建设1套处理规模为150t/h的软水处理系统，采用反渗透+混床工艺。

	
	
	循环水系统
	项目共设置4套循环水系统，主要包括制糖酒精循环水系统、制浆造纸循环水系统（2套）和热电系统循环水系统。

	
	
	
	制糖酒精循环水系统：设置1座综合水站1537m2，设计循环水量1500m³/h，主要处理设备冷却水；1座高温循环水站设计循环水量3000m³/h，主要处理制炼冷凝水。

	
	
	
	制浆造纸循环水系统：2座，占地面积1200m2，设计循环水量3000m³/h，主要处理制浆造纸设备冷却水。

	
	
	
	热电系统循环水系统：1座，占地面积1500m2，设计循环水量4200m³/h，主要处理热电系统设备冷却水。

	
	排水
	厂区排水系统采用雨污分流制，厂区生活废水、生产废水和初期雨水后分别收集处理后进入本项目新建15000m³/d污水处理站进行处理，处理后就近排入戛洒江，排水口位置位于戛洒江中部（东经101°34′0.3288″、北纬24°6′26.7048″）；雨水（不含初期雨水）在厂区西侧直接排入戛洒江；

	
	供电
	实行热电联产的方式供电，电力主要热电站供应，不足部分由南恩110kV变电站经厂内110/10kV总降压变电站降压后，以10kV向厂内车间供电。

	
	热电站
	干煤棚
	占地5280m2，贮存量约14000吨，配套输送设施，主要贮存燃煤、废蔗渣和竹渣。

	
	
	供热锅炉
	建设2台65t/h次高压次高温循环流化床燃煤锅炉和1台55t/h碱回收锅炉；（其中1#锅炉、碱炉为制浆造纸厂提供蒸汽、2#锅炉专为制糖厂提供蒸汽）

	
	
	汽机间
	配套建设一台型号为CB15-6.5/1.4/0.6的抽汽背压式汽轮发电机组，发电机容量18MW。

	
	空氧站
	占地900m2，空压站配置5台52.5Nm³/min空压机，4用1备；及4台组合式干燥机，2用2备；制氧站配置鼓风机1台；真空泵1台；氧压机2台；制氮机1台；氮压机1台；氧气吸附塔2台。

	
	化学品仓库
	占地1080m2，主要存放磷酸、硫磺、硫酸铵、润滑油、过氧化氢、硫代硫酸钠、硫酸镁、芒硝、尿素等化学品，分区贮存。

	
	乙炔、氧气仓库
	占地128m2，贮存检修所需要的乙炔及氧气。

	
	综合仓库
	占地面积828m2，主要用于存放生产所须的备品备件

	
	露天材料堆场
	占地面积760m2，主要用于存放生产所须的大型备品备件

	
	机修车间
	设置2座机修车间，其中制糖机修车间，占地1260m2，主要负责制糖酒精生产设备维修；制浆造纸机修车间，占地1440m2，主要负责制浆造纸及公辅设施生产设备维修。

	
	地磅房
	共设置4台地磅秤，其中2台位于甘蔗堆场旁，另外2台位于竹片堆场旁。

	
	实验室
	占地172.8m2，主要用于制浆造纸原辅料的化验分析

	
	办公楼
	占地749.38m2，5层，1楼为食堂。

	
	倒班宿舍
	倒班宿舍2栋，占地面积均为475.14m2；中层宿舍2栋，占地面积均为291.42m2

	
	停车场
	职工停车场占地107m2、货车停车场占地面积6000m2

	
	道路广场区
	主要包括场内道路、进场道路、回车场，总占地面积91950m2

	储运工程
	过氧化氢贮存罐
	容积35 m3，围堰尺寸：长12m×宽8m×高0.6m，容积约40m³

	
	过氧化氢贮存槽
	容积5 m3，围堰尺寸：长6m×宽5m×高0.5m，容积约10m³

	
	废蜜贮罐
	容积5000m3、3000m3各1个，围堰尺寸：长84.9m×宽37m×高2.2m (和酒精贮罐共用围堰) ，容积约5500m³

	
	酒精贮罐
	1个，容积40m3，围堰尺寸：长84.9m×宽37m×高2.2m (和废蜜贮罐共用围堰) ，容积约5500m³

	
	柴油罐
	1个，容积30 m3，围堰尺寸：长15m×宽8m×高0.5m，容积约35m³

	
	硫酸贮存槽
	1个，容积43.5 m3，围堰尺寸：长9m×宽9.3m×高0.8m，容积约50m³

	
	硫代硫酸钠贮槽
	1个，容积5 m3，围堰尺寸：长6m×宽5m×高0.5m，容积约10m³，位于化学品制备工段

	
	磷酸储槽
	1个，容积15 m3，围堰尺寸：长12m×宽5m×0.5m，容积约20 m³

	
	氢氧化钠贮存槽
	1个，容积200m3，围堰尺寸：长12m×宽7m×1.5m，容积约100 m³

	
	氧气罐
	1个容积30m³，氧气贮存量：700kg，位于氧气站内，无围堰

	
	盐酸贮存槽
	1个容积5m³，贮存量：4吨，围堰尺寸：长10m×宽5m×0.5m，容积约20m³（化水间）

	
	氨水贮存槽
	1个容积10m³，贮存量：8吨，围堰尺寸：长10m×宽5m×0.5m，容积约20m³（化水间）

	
	甲醇贮槽
	1个容积20m³，贮存量：15吨，围堰尺寸：长5m×宽5m×1.2m，容积约20m³

	
	氯酸钠库
	1个容积1300m³ 贮存量：140吨，封闭库房防渗。

	环保工程
	废气处理
	锅炉和碱回收炉
	非榨季使用1台65t/h锅炉（1#）和1台55t/h碱炉使用，其中1#锅炉烟气采用1#SNCR脱硝系统（脱硝效率50%）+1#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）+1#脱硫塔（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）处理，碱回收炉烟气经3#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）处理后进入1#脱硫塔处理（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）；榨季增加使用另外1台65t/h锅炉（2#），2#锅炉烟气采用2#SNCR脱硝系统（脱硝效率50%）+2#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）+2#脱硫塔（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）处理，锅炉烟气中汞的综合处置效率为70%，以上废气合并后由1根100m（内径3m）烟囱集中排放。并配有1套废气在线监测装置，监测指标为SO2、NOX、颗粒物、温度、压力、流量和含氧量7个指标。

	
	
	备料筛选系统
	制浆备料筛选系统设置1套处理效率为99%布袋除尘器，废气经处理后由1根15m（内径0.25m）高排气筒排放。

	
	
	制浆蒸煮工段
	蒸煮锅、黑液槽和白液槽产生的高浓臭气通过蒸汽射流器输送到碱回收炉高浓度臭气收集槽，在通过蒸汽喷射器抽气风机送到碱回收炉炉膛（一次风嘴）燃烧；车间低浓臭气通过风机送至碱炉车间两段臭气洗涤器洗涤后（冷却水洗涤）后，通过正压管道送碱回收炉二次风燃烧。

	
	
	制浆洗选漂工段
	车间低浓臭气通过风机送至碱炉车间两段臭气洗涤器洗涤后（冷却水洗涤）后，通过正压管道送碱回收炉二次风燃烧。

	
	
	
	漂白洗浆机和反应塔废气经洗涤塔碱液洗涤吸收，净化效率90％，经洗涤吸收后尾气经1根35m（内径0.5m）排气筒排放。

	
	
	碱回收蒸发工段
	蒸发工段汽提塔高浓臭气通过经雾沫分离器后输送到碱回收炉高浓度臭气收集槽，在通过蒸汽喷射器抽气风机送到碱回收炉炉膛（一次风嘴）燃烧；经汽提处理后的低臭气废气通过风机送至碱炉车间两段臭气洗涤器洗涤后（冷却水洗涤）后，通过正压管道送碱回收炉二次风燃烧。

	
	
	碱回收燃烧工段
	碱回收燃烧工段溶解槽废气采用1座白液洗涤塔净化处理后通过风机送至碱炉车间两段臭气洗涤器洗涤后（冷却水洗涤）后，通过正压管道送碱回收炉二次风燃烧。

	
	
	碱回收苛化工段
	苛化工段的消化器、苛化器、乳液供料槽、白泥稀释槽、白泥槽、稳定槽、绿液澄清器、白液槽、稀白液槽、绿泥洗涤器、白泥洗涤器等废气用管道从槽顶统一收集，送洗涤器用水洗涤，净化效率50％，尾气经1根15m（内径0.3m）排气筒排放。

	
	
	制浆二氧化氯制备工段
	二氧化氯制吸收塔废气经洗涤塔碱液洗涤吸收，净化效率90％，经洗涤吸收后尾气经1根25m（内径0.2m）排气筒排放。

	
	
	造纸车间
	抄纸机及复卷区含尘废气通过纸机配套的湿式除尘器（除尘效率98%）进行处理后由2根15m（内径1.2m）排气筒排放。

	
	
	燃煤破碎楼
	燃煤破碎楼设置1套处理效率为99%布袋除尘器，废气经处理后由1根15m（内径0.3m）高排气筒排放。

	
	
	有机肥车间及污水处理站
	在有机肥车间及污水处理站设置一套生物除臭装置进行除臭，净化效率90%，处理后废气经1根15m（内径0.6m）高排气筒排放；

	
	
	其他
	蔗渣堆场设置雨棚、三面围挡及篷布覆盖，竹片堆场篷布遮盖，干煤棚设置雨棚和三面围挡；蔗渣堆场内采取喷淋降尘、湿法堆存；结晶分蜜、包装工段、石灰消和机等加强设备密封，并对石灰消和机加料废气采取喷水降尘措施减少颗粒物排放；蔗渣竹渣输送廊道采用密闭廊道。

	
	
	食堂
	配备1套油烟净化率≥85%的油烟净化器处理餐饮废气，并由高于办公楼1.5m的烟囱排放。

	
	废水处理
	全厂生产废水和生活污水进入本次新建15000m³/d污水处理站进行处理，污水处理站采用“中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺”工艺。

	
	
	在竹片堆场旁设置1座5m³的化粪池，在宿舍楼设置1座100m³的化粪池，在办公楼处设置1座40m³隔油池和50m³化粪池。

	
	
	在蔗渣堆场设置1座63m³渗滤液收集池，主要收集蔗渣堆场渗滤液。

	
	
	设置2座初期雨水收集池，1座容积为710m³，位于竹片堆场南部；主要收集蔗渣、竹片堆场区域初期雨水；1座容积为2860m³位于厂区南部，主要收集生产区域初期雨水。

	
	
	在厂区南部设置1座5900 m3事故水池，化学品仓库内设置1座2m3事故应急池等。

	
	固废处理
	滤泥
	设置1座30 m2的滤泥间，主要供车辆接装外运作为农肥使用，一般不贮存，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类场要求建设。

	
	
	白泥
	设置1座22m2的白泥间，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场要求建设，主要供车辆接装外运固废填埋场（用于脱硫的白泥直接送至白泥浆液箱使用），一般不贮存。

	
	
	绿泥
	设置1座22m2的绿泥间，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场要求建设，主要供车辆接装外运固废填埋场，一般不贮存。

	
	
	锅炉灰渣
	设锅炉灰、锅炉渣库各1个，其中渣库500m3、灰罐1000m3，渣库按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）II类场要求建设，中转周期为7天，暂存后外卖综合利用，其中锅炉灰采用罐车密闭运输。

	
	
	脱硫渣
	设置1座36m2的脱硫渣库，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场要求建设，主要供车辆接装外运综合利用，一般不贮存。

	
	
	废水处理污泥
	设置一座225m2的污泥堆棚，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类场要求建设，定期与厂区内燃煤锅炉的原料掺烧处理。

	
	
	石灰渣
	设置1座50m2的石灰渣间，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场要求建设，主要供车辆接装外运固废填埋场，一般不贮存。

	
	
	废润滑油
	设置100m3的危废暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求建设，暂存废润滑油，中转周期为半年，定期委托有资质的单位清运处置。

	
	
	废离子交换树脂
	定期由厂家更换后直接回收综合利用，不在厂区内暂存。

	
	
	固废填埋场
	现有白糯格固废填埋场设计库容为5.1万m3，服务年限8年，主要堆存白泥、石灰渣、绿泥、脱硫渣等固体废物，目前渣场已使用库容约1.5万m3，剩余库容约为3.6万m3,本项目建成后仅能满足生产初期的少量处置要求。
目前正在项目区西面南恩村双脚树箐新建1座库容15万m3的固体废物填埋场，服务年限为9年，主要用于填埋处置白泥、绿泥、石灰渣和污水处理站污泥。
同时规划在距离项目区西北12km处的峨利莫箐新建1座库容25万m3的固体废物填埋场，服务年限为20年，主要用于填埋处置白泥、绿泥、石灰渣和污水处理站污泥。

	
	
	生活垃圾
	设置多个分散的生活垃圾收集点，委托环卫部门定期清运处置。

	
	噪声处理
	选用低噪音设备，采取基础减震、厂房隔音、设备消声器等措施。

	
	地下水
	分区防渗
	重点防渗区
	对制浆车间（包括蒸煮工段、洗选漂工段、化学制备工段、二氧化氯制备工段）、碱回收车间（包括苛化工段（含白泥间、绿泥间和石灰渣间）、蒸发工段）、初期雨水池、事故水池、污水处理站、甘蔗堆场渗滤液池、中和池、柴油库、化学品仓库、过氧化氢储罐/储槽、磷酸储槽、硫酸储罐、甲醇储罐、氯酸钠库、中和池、有机肥生产车间、酒精车间（废蜜储罐、酒精储罐）、锅炉渣库、脱硫渣库等区域划分为重点防渗区，其中储罐区地面及围堰均按重点防渗来实施；防渗层渗透系数须等效于Mb≥6m、K≤1.0×10-7cm/s。

	
	
	
	
	危废暂存间设为重点防渗区，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能。

	
	
	
	一般防渗区
	原料制备（包括竹片堆场、蔗渣堆场和竹片卸料区）、制浆车间筛房、碱回收车间苛化工段、实验室、净水站、消防水池、造纸循环水站、乙炔氧气仓库、造纸车间（包括备浆工段、造纸车间、成品仓库、综合仓库）、酒精车间（发酵工段、蒸馏工段、装酒间）、压榨车间、制炼车间（含虑泥间）、制糖循环水站、化水间、热电站循环水站、化粪池、隔油池、干煤棚、燃煤破碎楼、燃煤卸车场、热电系统等区域划分为一般防渗区；防渗层渗透系数须等效于Mb≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s。

	
	
	
	简单防渗区
	甘蔗堆场、空氧站、办公楼、宿舍、门卫等区域划分为简单防渗区，地面采用混凝土硬化处理。

	
	
	监控井
	在项目生产区域设置2个监控井（ZK1、ZK7），ZK1位于项目区上游（坐标：E101°34′36.40″、N24°6′40.00″）， ZK7位于项目区下游（坐标：E101°34′10.71″、N24°6′20.08″）。

	
	绿化工程
	种植绿化面积3.64hm2。


[bookmark: _Toc7593]2.2.4总图运输
已批复环评由制糖项目和造纸项目构成，按照各部分的性质及功能，全厂分为三大区，分别是原料堆场区、厂前区、生产区。竹片原料及蔗渣堆场区位于厂区北部独立地块，厂前区位于厂区的西南部，其余均为生产区范围。全厂占地约605.9亩，原料堆场区占地约150亩，厂前区约占18亩，生产区占地约437.9亩。其中：堆场及净化站区域按照自然高差坡向划分为两个台地：东北面高处台地布置消防水站和净化站，西南面低台处布置木(竹)片堆场及制糖部分的蔗渣堆场；两台地高差4米。该堆场区域位于厂址地势最高处、全厂下风侧，且不同性质原料按消防间距要求分堆布置，满足安全生产的布置要求。
其次在厂址南面生产区地块（面积约386143平方米），以场地纵向中部原有道路为界将该地块划分为南北两片区域，再由东向西沿地势逐级跌台进行生产车间及生产装置的布置。
北片区：北片区主要考虑制糖生产车间及公共部分热电站、厂前区的布置。具体由高向低的布置分别是热电站干煤棚→电站主厂房+110KV变电站+化水间+汽机循环水站+与锅炉共用烟囱的碱回收车间燃烧工段→甘蔗堆场+压榨车间+机修车间→制炼车间+综合水厂+酒精车间+废蜜及酒精贮罐区+酒精车间控制及化验室→厂前区（技术中心及宿舍）。
南片区：南片区主要考虑制浆、造纸生产系统的布置。具体由高向低的布置分别是制浆车间蒸煮工段+碱回收苛化工段+造纸循环水站+制氧站+化学品仓库→制浆车间洗选漂工段+碱回收蒸发工段+二氧化氯制备工段+化学品制备工段+空压站→备浆车间+1#造纸车间→2#、3#造纸车间+成品库→综合办公楼+仪修、电修间→浆板车间、后加工车间及其成品库的预留用地→液态有机肥→污水处理站。
平面布置采取南北片区组合、东西逐级跌台的布置，可满足制糖、造纸两部分各自生产流程既要独立又有交融的布置要求；而公共设施部分则集中、居中布置，且使上下游生产工段距离靠近、生产介质输送距离短捷、节能。
已批复环评阶段项目平面布置见图2.2-1。
2.2.5劳动定员及工作制度
（1）工作制度
制糖酒精生产线全年有效生产天数为100天，每天三班作业，24小时连续生产；停榨期间，制糖车间进行检修工作，各车间实行8小时日班工作制。
造纸项目全年有效生产天数为340天，全天24小时连续生产，根据项目的特点，生产系统的各类人员为四班三运转工作制，管理系统和维修部门的各类人员为常白班，每班8小时。
热电系统工作制度，2台65吨锅炉其中一台为造纸项目供汽，工作时间为340天，另一台为制糖时启用，工作时间为100天，碱炉与造纸项目工作时间相同，为340天。
（2）劳动定员
已批复环评项目劳动定员总计1038人，其中制糖酒精项目定员398人，造纸项目定员640人。
2.2.6工艺流程
[bookmark: _Toc533547592][bookmark: _Hlk106117259]2.2.6.1制糖项目
制糖工艺采用国内糖厂所普遍使用成熟可靠的亚硫酸法生产工艺，主要生产方法为压榨提汁、磷酸亚硫酸法澄清、五效蒸发、三系煮糖。并融入深度压榨工艺、新型过滤工艺、热力方案的改进工艺、标准糖浆煮糖技术等。
已批复环评时项目制糖生产线主要流程为压榨车间（含甘蔗地磅房、甘蔗堆场、原料处理间及压榨间），制炼间（含澄清工段、过滤间、蒸发工段及煮炼工段），生产工艺流程如下：

图2.2-2    已批复环评制糖工艺及产污节点示意图
2.2.6.2酒精项目（含有机肥）
（1）酒精生产线
①发酵工段
废糖蜜从废蜜塔泵送到发酵间，一部分分批定量流入酸化罐，注入水、硫酸、营养盐、消毒剂等，通入压缩空气搅拌4-5小时，然后泵入酸化液高位箱。酸化液由高位箱流入1#稀释器，加水稀释到12-14Bx，然后流入酒母繁殖罐，通入压缩空气繁殖酵母片；另一部分糖蜜经稀释后泵入糖蜜高位箱，再流入2#稀释器，加水稀释到33-35Bx，然后流入1#发酵罐。酒母繁殖罐中的酵母液成熟以后，流入1#发酵罐进行发酵，当1#发酵罐注满发酵液以后，流入2#发酵罐继续发酵，以后发酵液依次流入3#~11#发酵罐和成熟醪储罐。
②蒸馏工段
从发酵工段泵来的成熟醪，经过预热后进入粗馏塔，在粗馏塔中被分离为酒精蒸汽和酒精废液，酒精废液由塔底排出，送去有机肥车间。酒精蒸汽由塔顶排出，冷凝后进入醛塔，在醛塔中，杂质被分离出来，得到浓缩和净化的酒精由塔上部提出进入精馏塔，在精馏塔中，酒精被二次精馏净化，分离出来的杂质由塔顶排出。成品酒精由冷却器底排出，冷却后进入成品酒精日储罐，检验合格后送到大罐储存。
蒸馏系统采用节能型差压蒸馏工艺，并注重系统内热的回收利用，冷却水与发酵串联使用，可以节约冷却水。

图2.2-3  已批复环评酒精生产流程图
（2）酒精废醪液处理系统（有机肥）
该系统为可生物氧化池、液态肥成品池及配套设施。
产品：PSB液态有机肥
生产规模：设计日处理酒精废醪液300m³，实际日处理酒精废醪液240m³,实际年产PSB液态有机肥2.4万t。
主要生产工艺为：
酒精废醪液利用微生物技术生产PSB光合细菌菌剂（液态肥）后，成为一种高活性的微生物菌肥，能增强植物的光合作用，有效促进农作物生长发育，增加叶绿素，同时能有效活化、改良土壤板结，增肥地力，释放养分，将土壤中的亚硝酸盐、硫酸盐、无机盐释放，降解土壤中的农药残留和有毒物质。
糖厂PSB光合菌液肥生产工艺流程简述如下：
酒精废醪液及蒸馏低浓度废水通过热交换器冷却后，温度由80～90℃降到35℃以下泵至好氧曝气池，在好氧曝气池中接种光合菌复合菌剂，在好氧条件下培养24h，使废醪液中的硫酸根、氯离子作为光合细菌的电子供体而被迅速分解和降解，大分子化合物分解为脂肪酸等小分子化合物，有机酸、氨基酸及糖类等小分子有机物供给光合细菌菌群促使其迅速大量增殖。好氧培养过程结束后，输送到厌氧池中接种EM菌种，经过48h的厌氧发酵处理，使各菌体细胞生长温度成熟，成熟后的废醪液即为液态生物菌肥。
酒精废醪液处理为连续生产过程，光合菌复合菌剂、EM菌剂接种的酒精废醪液，总处理时间达到72h后，菌种数量可达5×108亿/ml。第一次投入1‰～2‰菌剂后，每天只需补投0.6‰菌剂，就能促使新分离的菌种细胞壁尽快合成。
整个处理过程中，只添加PSB菌剂和一些营养盐，整个工艺流程不使用水、气，也不外排废水和固废，只在发酵过程中有一定的臭气产生，处理工艺流程见下图。

[bookmark: _Toc533547593]   图2.2-4  已批复环评酒精废醪液处理工艺流程图
建设单位在新平县漠沙镇栽种了12000多亩的果园，PSB液态有机肥主要用于公司果园的使用，生产出来的液态肥定期使用罐车运输至果园作为追肥使用，果园中设置了1个容积为11万m3的储存池，储存池内部采用高强度混凝土硬化，液态肥可贮存在储存池中；项目设计日处理酒精废醪液300m³，实际日处理酒精废醪液240m³，可满足一年液态肥的暂存，同时液态肥可外售，用于周边果农种植基地施肥。
已批复环评项目厂区设计一座1100m3的废醪液液态肥成品池，容积能够满足3天及以上的废醪液液态肥暂存。因此，废醪液液态肥成品池设计的容积能够满足PSB液态有机肥生产线的要求。
2.2.6.3造纸项目
蔗渣采用湿法堆存，竹子采用干湿法备料，DDS蒸煮；蒸煮后的蔗渣浆和竹浆混合，然后进洗筛漂工段经鼓式真空洗浆机组逆流洗浆提取黑液、封闭筛选、氧脱木素和Do-Eop-D1漂白生产漂白蔗渣竹子混合浆。洗筛漂工段产生的黑液送碱回收车间，经蒸发、燃烧、苛化处理，得到的白液送蒸煮，产生的白泥部分作为脱硫塔脱硫剂，其余外运至渣场堆存。漂白蔗渣竹子混合浆送造纸车间生产生活用纸，卫生纸机采用新月型纸机，单机产能约1.1万吨/年。
造纸项目采用的连续蒸煮、DDS蒸煮和ECF无元素氯漂白等技术均是当今先进的制浆技术，这些技术节能环保，属国家鼓励和支持的先进技术。与此同时，本项目对生产过程中产生的污染物均采取有效处理措施，确保达到（或高于）国家和当地规定的环保标准。
（1）原料场与备料
1、生产方法
①蔗渣
蔗渣原料场用于贮存糖厂运来的蔗渣原料，贮存方式主要通过皮带输送机送至堆场进行散堆。散堆由于单位贮量大，采用湿法堆存，保持一定湿度以减缓扬尘产生；同时对蔗渣进行挤压，保证蔗渣的密度，控制在180～240kg/m³（单位体积绝干物料量），从而控制蔗渣过度发酵，防止霉变、腐败；由于堆内部蔗渣与空气接触少，不易于被氧化腐烂，质量好、均匀，贮存损失降低，并为保证化学漂白蔗渣浆质量打下良好的基础；由于堆内温度较低，消除了火灾隐患。
蔗渣原料在糖厂产生后输送至原料堆场，由皮带输送机送上料堆的上部，并用装载机摊平压实。
②竹片
项目厂内不进行原竹堆存，仅收购切片处理好的竹片，竹片由汽车运输进厂后由皮带输送机送料堆。
料堆中的竹片由移动式螺旋输送机、皮带输送机送筛选系统。合格竹片送蒸煮工段，不合格大竹片经再碎后回系统再筛选。
2、备料工艺流程简图
①蔗渣输送
蔗渣通过栈桥皮带输送机将堆存的蔗渣送到蔗渣送蒸煮工段进行蒸煮，输送过程为全封闭式输送，且蔗渣湿度达50%左右，不会起尘。输送工艺见下图。


图2.2-5   蔗渣输送工艺流程图
②竹片制备
竹片按要求进行收购，在进入蒸煮前需对竹片进行筛选，并对大竹片进行破碎处理，合格竹片经皮带运输机送往蒸煮工段。


图2.2-6   竹片制备工艺流程图
（2）制浆工艺
蔗渣和竹片采用DDS硫酸盐法蒸煮技术，经分别蒸煮后的两种浆混合后进入洗筛漂工段，洗筛漂包括压力除节、真空洗浆机洗浆、氧脱木素、压力筛封闭筛选、真空洗浆机洗浆、ECF漂白先进工艺生产漂白硫酸盐蔗渣、竹子混合浆。制浆车间工艺流程图见下图。
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图2.2-7    已批复环评制浆工艺流程图
（3）造纸工艺
①造纸车间
已批复环评项目造纸车间采用漂白蔗渣、竹子混合浆生产生活用纸，因为两种纸浆纤维长度均介于木浆与草浆之间，更接近于阔叶木浆。项目生活用纸克重按15g/m2计，纸机幅宽2850mm，纸机车速按1300m/min计，设计产能为30吨/天·台，共选用卫生纸机10台。
自制混合浆经磨浆机适当疏解打浆处理后，送入纸机浆池待用。
由纸机浆池来的各种浆料按品种的不同分别配比后，进入混合浆池，视需要加入必要的化学品后，经上浆系统进入流浆箱后进压榨部、扬克缸后进入卷纸机。由卷纸下来的成品纸卷，送加工纸车间经包装后送成品库贮存、外售。
②加工纸车间
造纸车间来的大卷筒卫生纸原纸，经过大回旋切纸机或盘纸分切，根据不同的生产需要分别制成小卷筒、手帕纸、面巾纸和餐巾纸等产品。加工纸车间生产能力为300t/d。

图2.2-8    已批复环评造纸生产工艺流程图
（4）二氧化氯制备工艺
已批复环评时二氧化氯的制备能力为满足日产318吨风干漂白浆所需要量(4.5tClO2/d)，二氧化氯的最大制备能力可以达到8tClO2/d。采用R8/R10法进行制备。
制备原理为：采用氯酸钠、浓硫酸和甲醇，其化学反应机理是甲醇逐步地被氧化，生成甲醛后再生成甲酸，完全氧化后则可最后生成二氧化碳。由于甲醇很难被完全氧化成二氧化碳，所以反应产物中有较大一部分是甲酸，强酸性条件下二氧化氯的生产过程。
HClO3+R→HClO2+RO
HClO2+R→HOCl+RO
HOCl+R→HCl+RO 
HClO3+HCl→HClO2+HOCl
HClO3+HClO2→ClO2+H2O
HOCl+HCl→Cl2+H2O 
其中R代表还原剂，如氯离子、二氧化硫、甲醇和过氧化氢。其中有少量的Cl2可能漏泄。
总反应式如下：
6NaClO3+CH3OH+4H2SO4→6ClO2+2Na3H(SO4)2+CO2+5H2O  
芒硝复分解反应工艺是将酸性芒硝[倍半硫酸钠Na3H(SO4)2]转变为中性芒硝硫酸钠（Na2SO4），其复分解反应式：
Na3 H(SO4 )2→Na2SO4+NaHSO4
副产品芒硝通过芒硝泵送黑液回收系统，进行综合回用。
主要设备包括二氧化氯反应器、二氧化氯吸收塔、二氧化氯尾气洗涤器、反应器再沸器、芒硝过滤机、冷凝器、喷射器、泵及通风机等。
工艺流程简述如下：氯酸钠经溶解、过滤后送二氧化氯反应装置；甲醇经过滤、稀释后送二氧化氯反应装置；98%的浓硫酸再经过滤后送二氧化氯反应装置；7℃-10℃冷冻水由制冷机组制备，贮存于冷冻水槽，经过滤后送二氧化氯吸收装置。
二氧化氯制备车间工艺拟采用氯酸钠还原方法（即R8/R10法）来制备，工艺流程简图如下：


图2.2-9   已批复环评二氧化氯制备工艺流程图
（5）碱回收工艺
①蒸发工段：由于制浆中含有一定量的蔗渣浆，黑液含硅量较高、粘度大，在蒸发过程中易结垢，给黑液蒸发带来一定的困难。全板式降膜蒸发器组传热效果好，蒸发效率高。板式降膜蒸发器蒸发效率和蒸发强度均比传统蒸发器提高20％以上，且蒸发元件不易结垢，浓黑液浓度也可以大大提高，从而明显提高热效率。本工段拟采用9体6效全板式降膜蒸发器+结晶蒸发器组合方案，出站黑液浓度65%，并采用汽提塔处理本工段及蒸煮工段产生的重污水。不凝气经孔板收集到管道进入表面冷凝器。








图2.2-10    已批复环评碱回收工艺流程图
②燃烧工段：燃烧工段拟采用低臭型、单汽包、压力为6.8MPa的碱回收炉，日处理黑液固形物540t，并要求碱炉负荷在70-110%额定负荷范围内均可正常运行（不需投放辅助燃料）。烟气经静电除尘器、脱硫后达标排放并回收碱尘。
从制浆车间、蒸发工段、苛化工段收集的低浓臭气经汇集后送入低浓臭气冷却器冷却后，送至雾沫分离器，再经低浓臭气排气风机送往碱炉燃烧。蒸煮、蒸发来的高浓臭气经雾沫分离器后也送往碱炉燃烧。在碱炉顶部安装有备用燃烧器，当碱炉停止运行时将臭气送顶部燃油火炬燃烧掉。避免臭气未经燃烧处理，直接外排对环境的影响。
供风采用三次风供风系统，一、二次风加热到150～180℃即可满足燃烧要求。三次风为常温。碱炉配置点火油枪，使用柴油作为开、停炉及特殊情况下的燃烧原料。本工段设有柴油工作油箱。

  图2.2-11       已批复环评燃烧工段工艺流程简图
  ③苛化工段：因蔗渣黑液含硅量较高，其燃烧熔融物水解成的绿液在苛化过程中易形成硅酸钙，颗粒细、易粘网，沉降速度慢。白液澄清度过低时，会造成纸张灰份增加强度下降、浆料滤水性差、换热设备结垢等问题。本期拟采用澄清器澄清白液，白泥预挂过滤机洗涤白泥流程，白液澄清度达到30ppm，白泥残碱小于1%，同时洗后白泥干度达到60%以上，部分用于锅炉脱硫，其余送渣场填埋。

[bookmark: _Toc503534454][bookmark: _Toc533547594]图2.2-12    已批复环评碱回收车间苛化工段生产工艺流程图
2.2.7相关平衡
[bookmark: _Toc533547595][bookmark: _Toc503534455]（1）制糖项目物料走向
根据已批复环评，项目3500t/a制糖生产线物料走向见下表。
表2.2-2  已批复环评制糖单元3500t/d物料走向表（单位：t/a）
	输入物料
	输 出

	序号
	物料名称
	数量
	序号
	物料名称
	数量

	1
	甘蔗
	350000
	1
	白糖
	47250

	2
	石灰
	847.13
	2
	蔗渣
	86730

	3
	磷酸
	165.37
	3
	废蜜
	11690

	4
	硫磺
	349.65
	4
	滤泥
	7490

	5
	絮凝剂
	1.32
	5
	石灰渣
	390

	6
	新水
	990
	6
	排水
	1113


[bookmark: _Toc533547597]（2）浆渣平衡
根据项目的工艺流程以及各个工段的纸浆得率来估算全厂的浆渣平衡，项目建成后，全厂生产一吨风干纸浆的浆渣平衡见下图。
成品纸浆含水率按10%计，每吨纸浆含绝干纤维约0.9吨。生产1吨成品纸浆需要竹材及甘蔗渣约3.954吨，含水率按50%计算，则生产1吨产品纸浆需要绝干纤维约1.977吨；竹片及甘蔗渣在原料堆场堆存，损失率约1.2%，绝干纤维损失量约0.027吨，约1.95吨竹片及甘蔗渣进入筛选工段；在筛选过程中，绝干纤维损失量约0.039吨，剩余1.911吨进入蒸煮工段；根据公司多年化学制浆经验，约有49.1%的木素、半纤维素在蒸煮工程中溶解于蒸煮药液中，该溶液称为黑液，绝干纤维量约0.9388吨被黑液带走，经蒸发后进入碱炉内燃烧损失，剩余约0.9722吨绝干纤维以粗浆的形式进入筛选系统。粗浆经过筛选后约0.0146吨绝干纤维被浆渣带走，剩余约0.9576吨绝干纤维以良浆的形式进入氧脱木素系统。良浆经过氧脱后，约0.0192吨绝干纤维以滤液的形式带走，最终进入污水处理站，剩余约0.9384吨绝干纤维以未漂纸浆的形式进入漂白系统。纸浆经过漂白后，约0.0375吨绝干纤维以滤液和浆渣的形式被带走，最终进入污水处理站，剩余约0.9009吨绝干纤维以漂白纸浆的形式进入抄浆打包系统。漂白纸浆经过抄浆和打包后，约0.0009吨绝干纤维以滤液和浆渣的形式被带走，最终进入污水处理站，剩余0.9吨绝干纤维即为一吨成品纸浆的含量。









[bookmark: _Toc533547598][bookmark: _Toc503534456]图2.2-13  已批复项目全厂浆渣平衡图
（3）水平衡
[bookmark: _Toc503534457][bookmark: _Toc533547599]已批复工程项目榨季水平衡见图2.2-14，非榨季水平衡见图2.2-15。
（4）蒸汽平衡
已批复环评项目实生产所需热电负荷经核算榨季平均热负荷约142.49t/h，非榨季热负荷约108.74t/h，电负荷29099KW（榨季）及22340 KW（非榨季），且热力、电力负荷常年较连续稳定，年运行时间达8160h。
①非榨季蒸汽平衡
非榨季使用一台65t/h锅炉和一台55t/h碱炉使用，共120t/h蒸汽。自耗12.68t/h，提供蒸汽107.32t/h。已批复环评非榨季蒸汽平衡见下表。
表2.2-3 已批复环评项目非榨季全厂蒸汽平衡一览表
	供汽车间
	生产车间
	供汽量（t/h）
	凝结水、（t/h）

	
	锅炉房
	65（非榨季停用1台）
	/

	
	碱回收炉
	55
	/

	
	自用耗汽
	12.68
	/

	
	合计
	107.32
	/

	用汽车间
	生产车间
	汽负荷
（0.4MPa.g）、（t/h）
	汽负荷
（1.7MPa.g）、（t/h）
	/

	
	制浆车间
	5.81
	12.36
	0.00

	
	造纸车间
	0
	28.75
	25.50

	
	二氧化氯制备工段
	0
	2.07
	0.00

	
	碱回收车间
	42.33
	5
	33.92

	
	~④小计
	48.14
	48.18
	

	
	汽水损失
	4.98
	6.02
	0.00

	合计
	
	53.12
	54.2
	95.15

	注：工作制度年工作日340天，日工作时24小时。（制糖生产线榨季100工作日，非榨季停产）。


项目非榨季蒸汽平衡见下图。

图2.2-16  已批复环评项目全厂非榨季蒸汽平衡图（单位 t/h）
②榨季蒸汽平衡
榨季使用2台65t/h锅炉和一台55t/h碱炉共同使用，共185t/h蒸汽；已批复环评榨季蒸汽平衡见下表。
表2.2-4  已批复环评项目榨季蒸汽平衡一览表
	供汽车间
	生产车间
	供汽量（t/h）
	凝结水、（t/h）

	
	锅炉房
	2×65
	/

	
	碱回收炉
	55
	/

	
	自用耗汽
	10.96
	/

	
	合计
	166.68
	/

	用汽车间
	生产车间
	汽负荷
（0.4MPa.g）、（t/h）
	汽负荷
（1.7MPa.g）、（t/h）
	

	
	制浆车间
	5.81
	12.36
	0.00

	
	造纸车间
	0
	28.75
	25.50

	
	二氧化氯制备工段
	0
	2.07
	0.00

	
	碱回收车间
	42.33
	5
	33.92

	
	~④小计
	48.14
	48.08
	

	
	蔗糖生产线
	42.8
	0
	35.73

	
	酒精车间
	3
	0
	0

	
	~⑥小计
	93.94
	48.18
	98.13

	
	汽水损失（5%）
	18.54
	6.02
	0.00

	合计
	
	112.48
	54.2
	95.15

	注：工作制度年工作日340天，日工作时24小时。（制糖生产线榨季100工作日，非榨季停产）。


项目蒸汽平衡见下图。

图2.2-17    已批复环评项目全厂榨季蒸汽平衡图（单位 t/h）
[bookmark: _Toc533547600][bookmark: _Toc503534458]（5）硫平衡
制糖生产线生产工艺所需SO2选用的二氧化硫设备是密封自熔式燃硫炉利用硫磺燃烧生成，二氧化硫产生和使用过程中为防止泄漏在中和器内采取在一定的负压状况下操作，用0.4-0.6Mpa的泵压将蔗汁打到中和器，形成抽吸力。正常情况下SO2不会外泄。
制糖生产线主要使用硫磺进行硫熏过程，即硫磺燃烧后产生的二氧化硫通过与预灰的甘蔗汁混合，进行蔗汁的硫熏中和，同时产生大量亚硫酸钙沉淀，并能吸附蔗汁中的胶体和色素一起沉降而除去使蔗汁得以澄清，硫基本上去滤泥中。
纸浆生产线蒸煮(含氧漂)化学药品回收系统、锅炉中的硫平衡中，进入系统的硫量主要有2个，芒硝和煤；锅炉燃煤产生的SO2废气排放采取白泥脱硫塔脱硫后排放。其它中间物料白液在工艺过程中循环使用，系统最终带出的硫量主要为废气、废水、产品漂白浆、绿泥、锅炉煤渣、锅炉废气脱硫渣。
表2.2-5    已批复环评项目硫平衡表
	投入
	用量
	含硫量（%）
	硫量（吨/年）
	产出
	硫量（吨/年）

	硫磺
	165.37
	100
	165.37
	滤泥
	164.81

	芒硝
	1778
	9.938
	176.7
	白砂糖
	0.56

	煤
	152644.4
	1.15
	1755.41
	氧漂废气及挥发
	0.053

	生物质
	17000
	0.08
	1.36
	溶解槽废气及挥发
	0.022

	H2SO4
	2141.5
	　
	699.27
	漂白浆带走
	323.42

	NaS2O3
	216
	　
	84.76
	碱炉烟气
	20.655

	MgSO4
	150
	　
	40
	绿泥
	67.47

	　
	　
	　
	　
	白泥
	48.6

	　
	　
	　
	　
	废水带走（出污水处理站）
	194.74

	　
	　
	　
	　
	污水处理站污泥
	91.05

	　
	　
	　
	　
	2×65t/h锅炉烟气
	90.22

	　
	　
	　
	　
	2×65t/h锅炉煤渣
	553.84

	　
	　
	　
	　
	废气脱硫渣
	1367.43

	合计
	2922.87
	合计
	2922.87







图2.2-18  已批复环评项目全厂硫平衡图  单位：t/a
2.2.8已批复环评污染物产排情况
2.2.8.1废水
1、废水排放量
已批复环评项目产生的废水主要为制糖生产线废水（含制炼冷却水循环系统、）制炼车间的生产废水、制糖酒精设备冷却系统废水、）、造纸生产线废水（含原料堆场厂及备料废水、制浆车间废水、二氧化氯制备废水、造纸车间废水、造纸生产线设备冷却水、碱回收车间废水）、热电系统废水（含化水间废水、锅炉排水、热电站循环排水、）公辅设施废水（含化验室清洁废水、生活污水）及初期雨水。
根据已批复环评，项目废水的产生情况见下表：
表2.2-6 已批复环评项目榨季废水产生量表
	编号
	部门
	废水产生设施
	水质属性
	废水量平均(m3/d)
	水质
	治理措施

	W1
	制糖生产线
	制炼冷凝器循环水
	循环真空水
	732
	COD：350mg/L 、BOD：200mg/L、SS≤50mg/L
	送污水处理站

	W2
	
	压榨车间及制炼车间的生产废水
	生产废水
	280
	COD：1500mg/L、氨氮25 mg/L、总磷1.2 mg/L
	送污水处理站

	W3
	
	制糖、酒精设备冷却系统
	循环旁滤水
	252
	COD：80mg/L、BOD：40mg/L、SS≤70mg/L
	送污水处理站

	制糖生产线排污小结
	1264
	
	

	W5
	造纸车间
	制浆车间洗选废水
	生产污水
	1950
	COD：1200mg/L、BOD：750mg/L、SS≤600mg/L
	送污水处理站

	W6
	
	制浆车间漂白生产废水
	生产污水
	2820
	
	送污水处理站

	W7
	
	二氧化氯制备废水
	生产污水
	24
	COD：300mg/l、BOD5 180mg/l、SS 100mg/l；
	送污水处理站

	W8
	
	造纸车间废水
	生产污水
	4560
	COD：1400mg/L、BOD：640mg/L、SS≤750mg/L
	送污水处理站

	W9
	
	造纸设备冷却系统
	循环旁滤水
	543
	CODcr：80mg/L、BOD：40mg/L、SS≤100mg/L
	送污水处理站

	W10
	
	碱回收燃烧工段废水
	生产污水
	60
	COD：1100mg/L、BOD：580mg/L、SS≤600mg/L
	送污水处理站

	/
	
	碱回收苛化工段废水
	
	768
	
	

	W11
	热力系统
	化水间污水
	生产污水
	208
	COD：180-270mg/L、BOD：80-120mg/L、SS≤120-450mg/L
	送污水处理站

	/
	
	锅炉排污水
	
	173
	
	

	W12
	
	热力系统循环排水
	冷却水
	691
	COD：60mg/L、BOD：30mg/L、SS:100mg/L
	

	W13
	公辅设施
	化验室清洁废水
	生产污水
	8
	COD：300mg/L、BOD：100mg/L、SS≤450mg/L
	送污水处理站

	制浆造纸生产线排污小结
	13069
	
	

	W14
	办公生活区
	生活污水
	144
	COD：350mg/L、BOD：280mg/L、SS≤300mg/L、氨氮：30 mg/L
	送污水处理站

	合计
	进入污水处理站
	13213
	
	



已批复环评项目榨季全厂废水产生量为13213m³/d（榨季），其中制糖生产线产生废水量为1113m³/d、酒精生产线为151m³/d、制浆造纸（含公辅工程）为11805m³/d，生活污水144m³/d，榨季全厂废水产生量为132.13万吨。
非榨季产生水量见下表。
表2.2-7 已批复环评项目非榨季废水产生量表
	编号
	部门
	废水产生设施
	水质属性
	废水量平均(m3/d)
	水质
	治理措施

	W5
	造纸生产线
	制浆车间洗选废水
	生产污水
	1950
	COD：1200mg/L、BOD：750mg/L、SS≤600mg/L
	送污水处理站

	W6
	
	制浆车间漂白生产废水
	生产污水
	2820
	
	送污水处理站

	W7
	
	二氧化氯制备废水
	生产污水
	24
	COD：300mg/l、BOD5 180mg/l、SS 100mg/l；
	送污水处理站

	W8
	
	造纸车间废水
	生产污水
	4560
	COD：1400mg/L、BOD：640mg/L、SS≤750mg/L
	送污水处理站

	W9
	
	造纸设备冷却系统
	循环旁滤水
	543
	CODcr：80mg/L、BOD：40mg/L、SS≤100mg/L
	送污水处理站

	W10
	
	碱回收燃烧工段废水
	生产污水
	60
	COD：1100mg/L、BOD：580mg/L、SS≤600mg/L
	送污水处理站

	/
	
	碱回收苛化工段废水
	
	768
	
	

	W11
	热力系统
	化水间污水
	生产污水
	178
	COD：180-270mg/L、BOD：80-120mg/L、SS≤120-450mg/L
	送污水处理站

	/
	
	锅炉排污水
	
	48
	
	

	W12
	
	热力系统循环排水
	冷却水
	391
	COD：60mg/L、BOD：30mg/L、SS:100mg/L
	

	`W13
	公辅设施
	化验室清洁废水
	生产污水
	8
	COD：300mg/L、BOD：100mg/L、SS≤450mg/L
	送污水处理站

	W14
	办公生活区
	生活污水
	144
	COD：350mg/L、BOD：280mg/L、SS≤300mg/L、氨氮：30 mg/L
	送污水处理站

	合计
	进入污水处理站
	11494
	
	


非榨季废水产生量为11494m³/d，全年非榨季共240天产生量为275.856万吨。榨季废水排放量为13213m³/d，全年榨季共100天排放量为132.13万吨。全年项目共产生废水407.986万吨。  
根据水平衡，制糖项目排水量为1113m3/d，榨季排水量为111300m3/a，制糖单位排水量2.36t/t糖，满足《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）中51m3/t糖的要求。
酒精项目排水量为：151m3/d，年排放量为15100m3/a，单位排水量11.98t/t酒精，满足《发酵酒精和白酒工业水污染排放标准》（GB2763-2011）中30m3/t酒精的要求。
制浆造纸排水量为11805m3/d，年排水量为4013700m3/a，造纸单位排水量为39.35t/t浆，达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008），中企业漂白非木浆产量占企业纸浆总用量的比重大于60%的单位产品基准排水量为60 吨/吨（浆）的要求。
2、污水处理站
（1）处理工艺
已批复环评在厂区内新建的处理规模为15000m³/d的污水处理站处理，采用中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺。工艺流程见下图。


图2.2-19   已批复环评污水处理工艺流程图
（2）设计指标
表2.2-8 已批复环评污水处理站设计指标
	项目
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	色度

	进水水质（mg/L）
	6～9
	＜1200
	＜650
	＜650
	＜8.5
	＜12
	＜0.8
	＜150

	出水水质（mg/L）
	6～9
	56
	7
	14
	2.5
	3.5
	0.2
	30

	处理效率（%）
	-
	95.33
	98.92
	97.85
	70.59
	70.59
	75
	80


3、废水排放量
已批复环评项目生产废水全部排入新建的污水处理站进行处理；根据水平衡项目榨季排水量为13213m³/d，非榨季为11494m³/d，设计污水处理站处理规模为15000m3/d，能满足本项目排水要求。
南恩糖纸厂污水站排口执行《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）表2、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544–2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准、《发酵酒精和白酒工业水污染排放标准》（GB2763-2011）表 2 中发酵酒精企业直接排放标准限值的较严限值，技改完成后，全厂废水榨季污染物排放见表3.9-2，非榨季排水见表3.9-3。
项目采用无单质氯漂白技术（ECF）的漂白工艺，该技术可以大大减少废水中可吸附有机卤化物（包括二噁英）的产生，并可减少废水的排放。
根据《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008），可吸附有机卤素（AOX）和二噁英指标适用于采用含氯漂白工艺的情况，同时根据《污染源源强核算技术指南制浆造纸》（HJ887-2018），不含元素氯漂白工艺的制浆造纸企业，其污染物主要考核废水量、CODcr、BOD5、SS、氨氮、TN、TP，同时根据造纸行业排污许可证申请与核发技术规范》（环水体[2016]189号），其AOX和二噁英仅适用于含元素氯漂白工艺的企业。项目搬迁后不采用含元素氯漂白工艺，但其仍然含有少量的二噁英及AOX。根据《造纸行业废木材制浆工艺污染防治可行技术指南（试行）》，采用ECF漂白工艺后吨浆AOX排放量可将至0.25kg/t以下，根据《采用ECF漂白减轻废水污染负荷》（国际造纸2008年第27卷第6期）采用ECF漂白后漂白废水中二噁英类物质发生量减少了接近 98%）AOX 发生量平均减少了80％，AOX 的单位发生量降至0.25 kg/t以下。项目采用含氯漂白工艺情况下，二噁英排放浓度为2.89pg/L,AOX排放浓度为0.047mg/L,本次采取ECF漂白后的浓度按二噁英0.05pg/L，AOX0.0094mg/L计算，项目造纸废水排放量为11805m3/d，年排水量为4013700m3/a，则排放废水中的二噁英排放量为0.2mg/a，AOX排放量为0.0377t/a，项目废水排放口废水排放量为4015456t/a，则排放口二噁英排放浓度为0.049pg/L，AOX排放浓度为0.00938mg/L。

表2.2-9 已批复环评项目榨季废水污染物排放量水质一览表
	项目
	排水量（m3/d）
	污染物（mg/l）

	
	
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	色度
	TN
	TP
	二噁英
	AOX

	制炼冷凝器循环水
	732
	350
	200
	50
	15
	30
	8.5
	0.8
	/
	/

	制炼车间的生产废水
	280
	1500
	650
	180
	25
	50
	16.5
	1.2
	/
	/

	冷却循环系统排水
	252
	80
	40
	70
	0.5
	30
	0.6
	0.6
	/
	/

	制浆车间洗选废水
	1950
	1200
	750
	600
	7.6
	130
	10.2
	0.7
	/
	/

	漂白化学浆废水
	2820
	1200
	750
	600
	7.6
	130
	10.2
	0.7
	/
	/

	二氧化氯制备废水
	24
	300
	180
	100
	7
	110
	7.2
	0.5
	/
	/

	造纸车间废水
	4560
	1400
	640
	750
	6.8
	160
	11.5
	0.9
	/
	/

	造纸设备冷却系统
	543
	80
	40
	100
	1
	40
	1
	0.5
	/
	/

	碱回收车间燃烧工段废水
	60
	1100
	580
	600
	10.2
	170
	11.6
	0.6
	/
	/

	碱回收车间苛化工段废水
	768
	1100
	580
	600
	10.2
	170
	11.6
	0.6
	/
	/

	化水间废水
	208
	270
	120
	450
	1.6
	0
	6.6
	1.2
	/
	/

	锅炉排水
	173
	180
	80
	120
	0.8
	40
	1
	0.6
	/
	/

	热电循环排水
	691
	60
	30
	100
	0.9
	30
	1
	0.5
	/
	/

	化验室清洁废水
	8
	300
	100
	450
	2.5
	0
	5.6
	0.8
	/
	/

	生活办公污水
	144
	320
	280
	300
	30
	0
	30
	1
	/
	/

	产生浓度
	/
	1038.15 
	554.02 
	535.07 
	7.45 
	118.49 
	9.61 
	0.76 
	/
	/

	产生量（t/a）
	13213t/d，1321300t/a
	1394.304 
	744.131 
	717.040 
	9.996 
	158.599 
	12.901 
	1.015 
	/
	/

	排放标准
	1304720
	90
	20
	30
	8
	40
	12
	0.8
	/
	/

	排放浓度
	
	56
	7
	14
	2.5
	30
	3.5
	0.2
	0.049pg/L
	0.00938

	年排放量（t/a）
	
	73.064 
	9.133 
	18.266 
	3.262 
	39.142
	4.567 
	0.261 
	0.07
	0.012


表2.2-10  已批复环评项目非榨季废水污染物排放量水质一览表
	项目
	排水量（m3/d）
	污染物（mg/l）

	
	
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	色度
	TN
	TP
	二噁英
	AOX

	制浆车间洗选废水
	1950
	1200
	750
	600
	7.6
	130
	10.2
	0.7
	/
	/

	漂白化学浆废水
	2820
	1200
	750
	600
	7.6
	130
	10.2
	0.7
	/
	/

	二氧化氯制备废水
	24
	300
	180
	100
	7
	110
	7.2
	0.5
	/
	/

	造纸车间废水
	4560
	1400
	640
	750
	6.8
	160
	11.5
	0.9
	/
	/

	造纸设备冷却系统
	543
	80
	40
	100
	1.0
	40
	1.0
	0.5
	/
	/

	碱回收车间燃烧工段废水
	60
	1100
	580
	600
	10.2
	170
	11.6
	0.6
	/
	/

	碱回收车间苛化工段废水
	768
	1100
	580
	600
	10.2
	170
	11.6
	0.6
	/
	/

	化水间废水
	178
	270
	120
	450
	1.6
	0
	6.6
	1.2
	/
	/

	锅炉排水
	48
	180
	80
	120
	0.8
	40
	1.0
	0.6
	/
	/

	热电循环排水
	391
	60
	30
	100
	0.9
	30
	1.0
	0.5
	/
	/

	化验室清洁废水
	8
	300
	100
	450
	2.5
	0
	5.6
	0.8
	/
	/

	生活办公污水
	144
	320
	280
	300
	30
	0
	30
	1
	/
	/

	产生浓度
	/
	1148.26 
	615.99 
	609.65 
	7.08 
	132.98 
	10.21 
	0.76 
	/
	/

	产生量（t/a）
	11494t/d，2758560t/a
	3156.480 
	1689.578 
	1671.374 
	18.507 
	366.833 
	27.138 
	2.080 
	/
	/

	排放标准
	2741980

	90
	20
	30
	8
	40
	12
	0.8
	/
	/

	排放浓度
	
	56
	7
	14
	2.5
	30
	3.5
	0.2
	0.049pg/L
	0.00938

	年排放量（t/a）
	
	153.551 
	19.194 
	38.388 
	6.855 
	82.259 
	9.597 
	0.548 
	0.13
	0.025



已批复环评项目建成后榨季和非榨季排水如下：
表2.2-11   已批复环评项目废水污染物排放量一览表
	项目
	排水量（m3/a）
	污染物（t/a）

	
	
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	TN
	TP
	二噁英,mg/a
	AOX

	榨季
	1304720
	73.064 
	9.133 
	18.266 
	3.262 
	4.567 
	0.261 
	0.07
	0.012

	非榨季
	2741980
	153.551 
	19.194 
	38.388 
	6.855 
	9.597 
	0.548 
	0.13
	0.025

	合计
	4046700
	226.615 
	28.327 
	56.654 
	10.117 
	14.164 
	0.809 
	0.2
	0.037


已批复环评项目全年外排废水量为404.67万吨，CODcr为226.615t/a、BOD为28.327t/a、SS为56.654t/a、氨氮为10.117t/a、总氮14.164t/a、总磷0.809 t/a、二噁英0.2mg/a、AOX0.037t/a。

2.2.8.2废气
1、有组织废气
根据已批复环评，项目产生的有组织废气主要包括备料车间废气G1、燃煤破碎楼废气G2、循环流化床锅炉废气G3、碱回收炉废气G4、工艺臭气G5（含蒸煮臭气G5-1、蒸发汽提废气G5-2、洗、选臭气G5-3、溶解槽废气G5-4）、漂白废气G6、二氧化氯制备尾气G7、苛化工段废气G8、造纸粉尘G9、造纸卷纸分切粉尘G10、污水处理站和有机肥车间臭气G11。各废气的治理措施及排放情况详见下表。


表2.2-12  已批复环评全厂废气排放及治理一览表
	排放源编号
	排放源名称
	产生位置
	排放
方式
	治理措施
	排气筒
	污染物

	
	
	
	
	
	烟温(℃)
	内径/高(m/m)
	编号
	排气量
	污染物名称
	排放浓度（mg/Nm3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	
	
	
	(Nm3/h)
	
	
	
	

	G1
	筛选系统废气
	备料车间
	连续
	布袋除尘效率99%
	常温
	0.25/15
	DA001
	3000
	颗粒物
	31.67
	0.095
	0.78

	G2
	燃煤破碎楼废气
	燃煤破碎楼
	连续
	布袋除尘效率99%
	常温
	0.5/15
	DA002
	15000
	颗粒物
	22
	0.076
	2.69

	G3
	65t/h高温高压生物质循环流化床锅炉烟气
	动力锅炉（榨季2台，非榨季1台）
	连续
	静电除尘+炉外湿法脱硫+SNCR脱硝；总除尘效率99.92%，脱硫效率92.5%，脱硝率50%
	120
	3/100
	DA003
	榨季
	107850×2+112500
	颗粒物
	24.98
	8.2
	19.68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	119.53
	39.23
	94.17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	134.28
	44.07
	105.768

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	汞
	0.0033
	0.00108
	0.0026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨
	5.30
	1.74
	4.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.15
	0.05
	0.12

	
	
	
	
	
	
	
	
	非榨季
	107850+112500
	颗粒物
	23.51
	5.18
	29.84 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	100.52
	22.15
	127.58 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	151.06
	33.285
	191.72 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	汞
	0.0025
	0.00054
	0.0031

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨
	3.95
	0.87
	5.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.23
	0.05
	0.29

	G4
	碱回收炉废气
	碱回收炉
	连续
	四电场静电除尘器后汇入1#脱硫塔脱硫，总除尘效率99.92%，脱硫效率92.5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G5-1
	造纸项目蒸煮
	蒸煮工段
	连续
	送碱回收炉燃烧
	/
	/
	6500
	H2S
	/
	/
	/

	G5-2
	蒸发冷凝水废气
	蒸发器
	连续
	
	
	
	3000
	H2S
	
	
	

	G5-3
	洗选水蒸汽
	洗浆机
	连续
	
	
	
	19500
	H2S
	/
	/
	/

	G5-4
	溶解槽废气
	苛化工段溶解槽
	连续
	白液洗涤塔洗涤后送碱回收炉燃烧
	
	
	4800
	颗粒物
	/
	送碱回收炉燃烧
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	/
	
	

	G6
	漂白废气
	洗浆机及反应塔
	连续
	碱性溶液洗涤后排放、效率90%
	60
	0.5/35
	DA004
	13600
	HCl
	6.78
	0.092
	0.75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cl2
	4.07
	0.055
	0.45

	G7
	二氧化氯制备尾气
	二氧化氯制备
	连续
	碱性溶液洗涤后排放、效率90%
	60
	0.2/25
	DA005
	2500
	Cl2
	8.75
	0.022
	0.18

	G8
	苛化工段废气
	苛化工段设备
	连续
	清水洗涤后外排，效率为50%
	60
	0.3/15
	DA006
	1500
	颗粒物
	10
	0.015
	0.122

	G9
	造纸纸机粉尘
	抄纸机
	连续
	湿式除尘，除尘效率约98%
	30
	1.2/15
	DA007
	64800
	颗粒物
	5
	0.324
	2.64

	G10
	造纸卷纸分切
	卷纸分切机
	连续
	湿式除尘，除尘效率约98%
	25
	1.2/15
	DA008
	50000
	颗粒物
	5
	0.25
	2.04

	G11
	除臭系统废气
	有机肥车间、污水处理站
	连续
	生物除臭，效率90%
	常温
	0.6/15
	DA009
	11600
	榨季
	NH3
	66.6
	0.695
	1.668

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	7.98
	0.156
	0.374

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非榨季
	NH3
	14.97
	0.083
	0.478

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.31
	0.003
	0.017

	全厂共计9个有组织排气筒，共排放有组织：SO2：221.75t/a；NOx：297.49t/a；颗粒物：57.792t/a；H2S：0.791t/a；汞：0.0057t/a；氯气0.63t/a；氯化氢：0.75t/a、氨为11.336t/a。






2、无组织废气
根据已批复环评，项目产生的无组织废气主要是燃硫炉无组织废气、滤泥间无组织废气、酒精生产无组织废气、柴油储罐无组织废气、有机肥生产无组织废气、干煤棚无组织粉尘、制浆原料场无组织废气、碱回收车间无组织臭气、漂白工段无组织废气、二氧化氯制备过无组织废气、污水处理站无组织臭气；各无组织废气治理措施及排放情况如下表。
表2.2-13   已批复环评项目无组织排放情况表
	产尘点
	排放因子 
	治理措施
	排放量（t/a）

	酒精车间
	乙醇
	酒精罐安装呼吸阀
	0.5

	干煤棚
	颗粒物
	设置顶棚和三面围挡
	2.988

	制浆原料堆场
	颗粒物
	蔗渣堆场采用湿法堆存、设置顶棚和三面围挡
	17.069

	柴油罐
	非甲烷总烃
	柴油罐安装呼吸阀
	0.03

	碱回收车间
	H2S
	蒸发工段汽提塔经汽高浓臭气通过经雾沫分离器后输送到碱回收炉高浓度臭气收集槽，在通过蒸汽喷射器抽气风机送到碱回收炉炉膛（一次风嘴）燃烧；经汽提处理后的低臭气废气通过风机送至碱炉车间两段臭气洗涤器洗涤后（冷却水洗涤）后，通过正压管道送碱回收炉二次风燃烧；燃烧工段溶解槽废气采用1座白液洗涤塔净化处理后通过风机送至碱炉车间两段臭气洗涤器洗涤后（冷却水洗涤）后，通过正压管道送碱回收炉二次风燃烧
	0.0039

	洗选漂工段
	Cl2
	集气罩收集后采用经碱性溶液洗涤
	0.23

	
	HCl
	
	0.37

	二氧化氯制备工段
	甲醇
	车间通风
	0.41

	
	硫酸雾
	
	1.57

	污水处理站
	H2S
	对污水处理站内水解酸化池、污泥浓缩池等易产生臭气的相关单元进行密封（集气效率≥90%），并设置1套生物除臭设备进行除臭（除臭效率≥85%）
	0.029

	
	NH3
	
	0.756

	有机肥车间
	H2S
	对产生恶臭的可溶化池及生物氧化池、液态肥成品池采用玻璃钢加盖密封，臭气导入污水处理站生物除臭设备进行除臭
	0.408

	
	NH3
	
	1.632

	小计：颗粒物：20.057t/a，H2S：0.4409t/a， NH3：2.388t/a，Cl2 0.23t/a，HCl：0.37t/a，
乙醇：0.5t/a，甲醇：0.41t/a，硫酸雾：1.57 t/a，非甲烷总烃：0.03 t/a，VOC（非甲烷总烃、甲醇和乙醇）：0.94 t/a。


2.2.8.3噪声
已批复环评项目纸浆造纸项目主要的高噪声设备为备料车间的剥皮机、削片机、抄浆车间的真空泵、碱回收车间的引风机、鼓风机、热电站的气轮机、污水处理站及各种水泵等。制糖项目主要噪声源布置在压榨车间、空压机房、锅炉房、发电机房和包装车间等，制糖生产线生产不正常是锅炉对空排汽也是噪声源之一，属于偶发噪声。
已批复环评制糖项目噪声污染物源强核算参照《污染源源强核算技术指南农副食品加工工业-制糖工业》（征求意见稿）和《污染源源强核算技术指南制浆造纸》（HJ887-2018）附录中主要设备噪声源强进行统计。本项目主要噪声源强及排放特征见下表。


表2.2-14   已批复环评项目噪声源强及降噪措施一览表
	序号
	建筑名称/噪声源位置
	声源名称/噪声设备
	声源源强/声压级(dB)A
	声源控制措施
	中心坐标
	距室内边界距离（m）
	室内边界声级
/dB(A)
	运行时段
	备注

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	N1
	甘蔗堆场
	电动双梁桥式起重机
	70
	厂房隔声
	300
	21
	545.2
	5
	55
	连续
	仅榨季生产

	N2
	
	链板卸蔗机
	75
	减震、厂房隔声
	279
	-4
	545.2
	10
	60
	连续
	仅榨季生产

	N3
	
	潜水泵
	80
	置于地下，减震、厂房隔声
	301
	-4
	545.2
	5
	65
	连续
	仅榨季生产

	N4
	压榨车间
	压榨机
	85
	减震、厂房隔声
	337
	2
	545.2
	2
	70
	连续
	仅榨季生产

	N5
	
	撕解机
	80
	减震、厂房隔声
	347
	-3
	545.2
	3
	65
	连续
	仅榨季生产

	N6
	
	螺旋输送机
	75
	减震、厂房隔声
	373
	-28
	545.2
	2
	60
	连续
	仅榨季生产

	N7
	
	离心风机
	90
	减震、厂房隔声
	354
	-13
	545.2
	4
	75
	连续
	仅榨季生产

	N8
	
	滚筒筛
	80
	减震、厂房隔声
	382
	-30
	545.2
	1
	65
	连续
	仅榨季生产

	N9
	澄清蒸发
	真空吸滤机
	85
	减震、厂房隔声
	239
	-45
	534.3
	5
	70
	连续
	仅榨季生产

	N10
	
	中和汁泵
	85
	减震、厂房隔声
	258
	-63
	534.3
	2
	70
	连续
	仅榨季生产

	N11
	
	澄清汁曲筛
	65
	减震、厂房隔声
	279
	-81
	534.3
	10
	50
	连续
	仅榨季生产

	N12
	
	泥汁搅拌槽
	75
	减震、厂房隔声
	302
	-103
	534.3
	12
	60
	连续
	仅榨季生产

	N13
	
	WLQ系列清洗机
	75
	减震、厂房隔声
	380
	-37
	534.3
	15
	60
	连续
	仅榨季生产

	N14
	成糖工段
	离心机
	85
	减震、厂房隔声
	306
	-98
	534.3
	18
	70
	连续
	仅榨季生产

	N15
	
	螺旋输送机
	65
	厂房隔声
	317
	-108
	534.3
	13
	50
	连续
	仅榨季生产

	N16
	
	振动输送机
	80
	减震、厂房隔声
	271
	-84
	534.3
	13
	65
	连续
	仅榨季生产

	N17
	筛选包装
	震动筛选机
	80
	减震、厂房隔声
	283
	-114
	534.3
	15
	65
	连续
	仅榨季生产

	N18
	
	胶带输送机
	65
	厂房隔声
	286
	-121
	534.3
	13
	50
	连续
	仅榨季生产

	N19
	
	斗式提升机
	80
	厂房隔声
	301
	-134
	534.3
	6
	65
	连续
	仅榨季生产

	N20
	
	包装机
	80
	厂房隔声
	277
	-130
	534.3
	7
	65
	连续
	仅榨季生产

	N21
	酒精生产线
	冷却塔风机
	85
	构筑物隔声
	206
	-132
	533.7
	8
	70
	连续
	仅榨季生产

	N22
	
	输送泵
	80
	减震、厂房隔声、软接头
	231
	-150
	533.7
	10
	65
	连续
	仅榨季生产

	N23
	
	真空泵
	80
	减震、厂房隔声、软接头
	238
	-151
	533.7
	12
	65
	连续
	仅榨季生产

	N24
	PSB液态肥
	化工离心泵
	80
	减震、厂房隔声、软接头
	318
	-335
	525.19
	15
	65
	连续
	仅榨季生产

	N25
	
	鼓风机
	85
	减震、厂房隔声、软接头
	357
	-364
	525.19
	20
	70
	连续
	仅榨季生产

	N26
	造纸生产线_蔗渣备料
	竹片筛选
	100
	减震、厂房隔声
	748
	505
	598.6
	5
	85
	连续
	全年生产

	N27
	
	切竹机（再碎机）
	100
	减震、厂房隔声
	743
	458
	598.6
	7
	85
	连续
	全年生产

	N28
	
	移动式螺旋输送机
	65
	减震、厂房隔声
	755
	429
	598.6
	8
	50
	连续
	全年生产

	N29
	
	磨刀机
	85
	减震、厂房隔声
	753
	408
	598.6
	10
	70
	连续
	全年生产

	N30
	
	再碎机收尘风机
	85
	减震、厂房隔声
	711
	484
	598.6
	6
	70
	连续
	全年生产

	N31
	造纸生产线_蒸煮工段
	蔗渣洗渣机
	80
	减震、厂房隔声
	663
	78
	573.2
	5
	65
	连续
	全年生产

	N32
	
	蔗渣洗涤机
	80
	减震、厂房隔声
	662
	72
	573.2
	4
	65
	连续
	全年生产

	N33
	
	蔗渣脱水机
	80
	减震、厂房隔声
	654
	60
	573.2
	8
	65
	连续
	全年生产

	N34
	造纸生产线_洗选漂
	黑液过滤机
	85
	减震、厂房隔声
	645
	1
	570.5
	8
	70
	连续
	全年生产

	N35
	
	高浓除渣器
	85
	减震、厂房隔声
	652
	-3
	570.5
	10
	70
	连续
	全年生产

	N36
	
	真空洗浆机组
	90
	减震、厂房隔声
	680
	-22
	570.5
	10
	75
	连续
	全年生产

	N37
	
	氧脱中浓泵
	90
	减震、厂房隔声、软接头
	700
	-41
	570.5
	5
	75
	连续
	全年生产

	N38
	
	除砂器
	90
	减震、厂房隔声
	697
	-38
	570.5
	6
	75
	连续
	全年生产

	N39
	
	节子洗涤器
	70
	减震、厂房隔声
	724
	-64
	570.5
	9
	55
	连续
	全年生产

	N40
	
	浆渣洗涤器
	70
	减震、厂房隔声
	733
	-71
	570.5
	10
	55
	连续
	全年生产

	N41
	
	压力筛
	85
	减震、厂房隔声
	741
	-64
	570.5
	11
	70
	连续
	全年生产

	N42
	造纸生产线_漂白
	混合器
	70
	厂房隔声
	640
	-8
	570.5
	12
	55
	连续
	全年生产

	N43
	
	鼓式真空洗浆机
	90
	减震、厂房隔声
	672
	-28
	570.5
	11
	75
	连续
	全年生产

	N44
	
	中浓浆泵
	90
	减震、厂房隔声、软接头
	495
	-64
	570.5
	15
	75
	连续
	全年生产

	N45
	
	压滤机
	85
	减震、厂房隔声
	518
	-65
	570.5
	14
	70
	连续
	全年生产

	N46
	造纸车间
	链板输送机
	80
	减震、厂房隔声
	572
	-106
	553.6
	11
	65
	连续
	全年生产

	N47
	
	碎浆机
	95
	减震、厂房隔声
	605
	-137
	553.6
	12
	80
	连续
	全年生产

	N48
	
	磨浆机
	95
	减震、厂房隔声
	562
	-154
	553.6
	15
	80
	连续
	全年生产

	N49
	
	搅拌器
	80
	减震、厂房隔声
	534
	-107
	553.6
	16
	65
	连续
	全年生产

	N50
	
	泵
	85
	减震、厂房隔声、软接头
	587
	34
	553.6
	17
	70
	连续
	全年生产

	N51
	二氧化氯制备车间
	泵
	85
	减震、厂房隔声、软接头
	436
	19
	570.2
	11
	70
	连续
	全年生产

	N52
	碱回收车间-蒸发
	泵
	85
	减震、厂房隔声、软接头
	440
	8
	570.1
	2
	70
	连续
	全年生产

	N53
	碱回收车间-燃烧
	碱灰输送机
	75
	减震、厂房隔声
	606
	107
	555.5
	3
	60
	连续
	全年生产

	N54
	
	轮式破碎机
	85
	减震、厂房隔声
	613
	108
	555.5
	10
	70
	连续
	全年生产

	N55
	碱回收车间-苛化
	过滤机
	85
	减震、厂房隔声
	613
	119
	573.0
	5
	70
	连续
	全年生产

	N56
	
	泵
	90
	减震、厂房隔声、软接头
	630
	135
	573.0
	8
	75
	连续
	全年生产

	N57
	
	石灰消化提渣机
	75
	减震、厂房隔声
	436
	105
	573.0
	8
	60
	连续
	全年生产

	N58
	
	锤式破碎机
	90
	减震、厂房隔声
	453
	119
	573.0
	7
	75
	连续
	全年生产

	N59
	锅炉
	碎煤机
	90
	阻尼减震、厂房隔声
	409
	66
	555.0
	
	75
	连续
	全年生产

	N60
	汽机间
	抽汽背压式汽轮机
	108
	减震、厂房隔声
	457
	125
	555.0
	5
	93
	连续
	全年生产

	N61
	
	汽轮发电机
	100
	减震、厂房隔声
	220
	-325
	555.0
	7
	85
	连续
	全年生产

	N62
	污水处理站
	均衡池搅拌器
	75
	减震、厂房隔声
	236
	-369
	518.8
	5
	60
	连续
	全年生产

	N63
	
	冷却塔提升泵
	80
	减震、厂房隔声
	275
	-371
	518.8
	4
	65
	连续
	全年生产

	N64
	
	冷却塔
	85
	减震、厂房隔声
	289
	-371
	518.8
	2
	70
	连续
	全年生产

	N65
	
	搅拌器
	75
	减震、厂房隔声
	221
	-379
	518.5
	10
	60
	连续
	全年生产

	N66
	
	刮泥机
	75
	减震、厂房隔声
	180
	-353
	518.5
	10
	60
	连续
	全年生产

	N67
	
	污泥输送泵
	80
	减震、厂房隔声
	250
	-401
	518.5
	10
	65
	连续
	全年生产

	N68
	
	搅拌器
	75
	减震、厂房隔声
	287
	-369
	518.5
	10
	60
	连续
	全年生产



2.2.8.4固体废物
根据已批复环评，项目固体废物主要产生于制糖生产线和造纸生产线，制糖生产线的固体废弃物主要为蔗渣、滤泥、废糖蜜、石灰渣，而造纸生产线主要为备料渣、洗选浆渣、苛化绿泥、石灰渣和白泥、锅炉灰渣、煤灰、煤渣、脱硫渣、污水厂污泥、废离子交换树脂、废润滑油等。项目固废产生如下：
表2.2-15   已批复环评项目固体废弃物产生及处置量
	编号
	固废源
	产生固废装置
	产生量(t/a)
	成份
	性质
	代码
	处置

	
	名称
	
	
	
	
	
	

	一
	制糖车间

	S1
	蔗渣
	压榨车间
	86730
	纤维
	第Ⅰ类一般固废
	900-999-99
	送至制浆原料场蔗渣堆场作制浆造纸原料

	S2
	滤泥
	制炼车间
	7490
	CaSO4、有机质和糖泥
	第Ⅰ类一般固废
	900-999-99
	外运作为公司甘蔗地或现有1.2万亩果园基地作为有机肥车间原料

	S3
	废糖蜜
	制炼车间
	11690
	糖分
	第Ⅰ类一般固废
	900-999-99
	3600t/a用于生产酒精，其余外售

	S4
	石灰渣
	制炼车间
	390
	石灰
	第Ⅱ类一般固废
	900-999-99
	送厂旁南恩村双脚树箐固废填埋场填埋处理

	二
	造纸生产线

	S5
	备料渣
	造纸项目
	4380
	蔗渣纤维
	第Ⅰ类一般固废
	900-999-99
	送制浆车间锅炉作燃料

	
	
	备料车间
	12620
	竹纤维
	
	900-999-99
	

	S6
	浆渣
	造纸项目
	1326
	纤维
	
	900-9999-99
	返回蒸煮工段回收利用

	
	
	洗选工段
	
	
	
	900-9999-99
	

	S7
	苛化绿泥
	碱回收车间
	1428
	Na2SO4等
	第Ⅱ类一般固废
	221-001-44 
	送厂旁南恩村双脚树箐固废填埋场填埋处理

	
	苛化石灰渣
	
	6727
	Na2SO4等
	
	221-001-44 
	

	
	苛化白泥
	
	45900
	主要为碳酸钙、残碱含量约0.5%
	
	221-001-44 
	收集后约1.6万t作为脱硫剂综合利用，其余送厂旁南恩村双脚树箐固废填埋场填埋处理

	S8
	锅炉灰渣
	动力锅炉
	46195
	灰渣、炉渣
	第Ⅱ类一般固废
	900-999-64
	外售至进行综合利用

	S9
	脱硫渣
	脱硫装置
	49196
	主要氧化钙和二氧化硅、硫酸钙
	
	900-999-65
	

	S10
	碱灰
	碱回收车间
	21800
	石灰
	第Ⅱ类一般固废
	900-9999-66
	送制浆蒸煮工序综合利用

	S11
	废水处理站污泥
	废水处理站
	2312
	含细小纤维
	第Ⅰ类一般固废
	900-9999-62
	送厂外送厂旁南恩村双脚树箐固废填埋场填埋处理

	S12
	废离子交换树脂
	化水间
	1
	苯乙烯二乙烯基苯
	第Ⅰ类一般固废
	900-9999-99
	交由厂家回收处置

	S13
	废润滑油
	生产车间
	20
	废润滑油等
	危险废物
	HW08 900-217-08
	委托有资质的单位进行处置

	S14
	生活垃圾
	办公区、宿舍区
	353
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	统一收集后由当地环卫部门进行清理

	
	合计
	
	298558
	
	
	
	


2.2.9污染源汇总
根据已批复环评，项目污染源排放汇总情况见下表。
表2.2-16 已批复环评项目污染物排放量统计表
	类别
	污染物名称
	排放量（t/a）

	废气（有组织+无组织）
	颗粒物
	77.849

	
	SO2
	221.75

	
	NOx
	297.49

	
	汞及其化合物
	0.0057

	
	氨
	13.724

	
	H2S
	1.2319

	
	HCl
	1.12

	
	Cl2
	0.86

	
	硫酸
	1.57

	
	VOCs
	0.94

	废水
	生产废水（万m3/a）
	404.67

	
	SS(t/a）
	56.654

	
	COD(t/a）
	226.615 

	
	BOD5(t/a）
	28.327 

	
	TP(t/a）
	0.809 

	
	氨氮(t/a）
	10.117

	
	TN(t/a）
	14.164

	固体
废物
	蔗渣
	0

	
	滤泥
	0

	
	废糖蜜
	0

	
	石灰渣
	0

	
	备料渣
	0

	
	浆渣
	0

	
	苛化绿泥
	0

	
	苛化石灰渣
	0

	
	苛化白泥
	0

	
	锅炉灰渣
	0

	
	脱硫渣
	0

	
	碱灰
	0

	
	废水处理站污泥
	0

	
	废离子交换树脂
	0

	
	废润滑油
	0

	
	生活垃圾
	0


[bookmark: _Toc24356]2.3在建制浆造纸工程
3. 
2.3.1在建制浆造纸工程概况
（1）建设内容
2018年8月14日建设单位对《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》进行了投资备案（备案项目编码：2018-530427-13-03-046208），备案内容为：建设日处理甘蔗3500吨、日产酒精1.6万升、日产PSB液态有机废300m3、年产纸浆10.2万吨、年产生活用纸10.2万吨生产线各一条；2022年4月5日委托长沙昌博咨询有限公司编制了《玉溪市生态环境局关于云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目环境影响报告书》（以下称“原环评”）；2022年12月9日取得《玉溪市生态环境局关于云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目环境影响报告书的批复》（玉环审【2022】1-11号）。
根据建设单位介绍，该项目在设计阶段，对备案的主体建设内容进行了调整；具体如下表。
表2.3-1  在建工程建设内容调整一览表
	工程
	建设内容
	变更情况

	主体工程
	生产能力为日榨3500吨甘蔗制糖生产线
	取消

	
	日产酒精1.6万L生产线
	取消

	
	日产PSB液态有机肥300m3生产线
	取消

	
	年产纸浆10.2万吨、年产生活用纸10.2万吨生产线
	不变

	辅助工程
	取消燃煤锅炉配置的CB15-6.5/1.4/0.6的抽汽背压式18MW汽轮发电机组；改为碱炉配置1台8MW余热机组，同时配套1套电化学水处理系统
	/


经调整后，“已批复项目”实际在建工程为年产纸浆10.2万吨、年产生活用纸10.2万吨生产线及配套的生产设施，建设单位对总平面布置进行了优化，优化后的总平面布置图详见附图2.3-1。
在建工程建设内容详见下表。
表2.3-2  在建工程建设内容一览表
	类别
	工程名称
	建设内容及规模

	主体工程
	制浆造纸
	原料制备
	竹片堆场：2个，占地面积分别为7950m2、14040m2，露天堆存，采取干法堆场的方式，贮量48400t，设置2台地磅秤、4套输送栈桥、移动式螺旋输送机等。

	
	
	
	蔗渣堆场：占地面积9275m2，设置雨棚和篷布覆盖，采用湿法堆存，贮量32700t，设置输送带1台，高架栈桥1套。

	
	
	
	竹片卸料区：占地2950m2，设置卸料台2套、1套栈桥等。

	
	
	制浆车间
	筛房：占地196m2，筛片车间，配置竹片筛选系统1套及输送栈桥。

	
	
	
	蒸煮工段：占地面积1350m2，DDS蒸煮(300t/d竹浆），3套蒸煮立锅225m3，2台喷放锅750m3。

	
	
	
	洗选漂工段：占地面积5016m2，2层（局部5层）结构，含洗选、氧脱木素、漂白工段，配置3组真空洗浆机组、氧反应塔、压力筛、漂白塔等。

	
	
	
	化学制备工段：占地面积170m2，2层，主要用于硫酸、硫代硫酸钠、氢氧化钠等化学原料配制。

	
	
	
	二氧化氯制备工段：占地面积1632m2，配置二氧化氯发生器1套，采用R8/R10综合法，生产规模为8t/d。

	
	
	碱回收车间
	蒸发工段：占地面积2200m2，3层钢混结构，配置九体六效蒸发器1套、稀黑液槽2个、半浓黑液槽1个、浓黑液槽1个、超浓黑液槽1个；黑液固形物处理能力540t/d。

	
	
	
	苛化工段：占地面积2767m2，4层钢混结构，配置苛化器3台、预挂式过滤机3台等；含石灰堆间、白泥和绿泥间。

	
	
	
	燃烧工段：占地面积1720m2，3层钢混结构，主要配置1台处理能力540t/d黑液燃烧炉。

	
	
	造纸车间
	备浆工段：占地面积1800m2，配置浆叩前后塔2座、磨浆机及水磨机等。

	
	
	
	造纸车间：占地面积10067.6m2，1层钢混，设置10台幅宽2800mm造纸机，生产规模为10.2万吨/年。

	
	
	
	成品仓库：设置1座成品仓库和附房，成品仓库占地面积3704m2，附房占地面积120m2，主要用于贮存成品生活用纸。

	公用及辅助工程
	给水
	供水系统
	项目生产用水取自戛洒江和南恩河，生活用水由工业园区供水管网供给。
厂区设置给水处理站一座，总的设计给水处理规模为Q=25000m³/d，由戛洒江及南恩河取水。处理完的清水自流至清水池，再经厂内加压送水泵房送至各用水点。

	
	
	消防水系统
	设置1座消防水泵站，占地面积：1400m2，设置2座容积均为1200m3的消防储水池。

	
	
	软水系统
	设置1座化水间，占地面积522m2，建设1套处理规模为150t/h的软水处理系统，采用反渗透+混床工艺。

	
	
	循环水系统
	共设置2套循环水系统，制浆造纸循环水系统：2座，占地面积1200m2，设计循环水量3000m³/h，主要处理制浆造纸设备冷却水。

	
	排水
	厂区排水系统采用雨污分流制，厂区生活废水、生产废水和初期雨水后分别收集处理后进入本项目新建15000m³/d污水处理站进行处理，处理后就近排入戛洒江，排水口位置位于戛洒江中部（东经101°34′0.3288″、北纬24°6′26.7048″）；雨水（不含初期雨水）在厂区西侧直接排入戛洒江；

	
	供电
	实行热电联产的方式供电，电力主要热电站供应，不足部分由南恩110kV变电站经厂内110/10kV总降压变电站降压后，以10kV向厂内车间供电。

	
	热电站
	干煤棚
	占地5280m2，贮存量约14000吨，配套输送设施，主要贮存燃煤、废蔗渣和竹渣。

	
	
	供热锅炉
	建设2台65t/h次高压次高温循环流化床燃煤锅炉和1台55t/h碱回收锅炉；改为碱炉配置1台8MW余热机组，同时配套1套电化学水处理系统。（其中1#锅炉、碱炉为制浆造纸厂提供蒸汽、2#锅炉为制糖厂专为提供蒸汽）

	
	空氧站
	占地900m2，空压站配置5台52.5Nm³/min空压机，4用1备；及4台组合式干燥机，2用2备；制氧站配置鼓风机1台；真空泵1台；氧压机2台；制氮机1台；氮压机1台；氧气吸附塔2台。

	
	化学品仓库
	占地1080m2，主要存放硫酸铵、润滑油、过氧化氢、硫代硫酸钠、硫酸镁、芒硝、尿素等化学品，分区贮存。

	
	乙炔、氧气仓库
	占地128m2，贮存检修所需要的乙炔及氧气。

	
	综合仓库
	占地面积828m2，主要用于存放生产所须的备品备件

	
	露天材料堆场
	占地面积760m2，主要用于存放生产所须的大型备品备件

	
	机修车间
	设置2座机修车间，其中制糖机修车间，占地1260m2，主要负责制糖酒精生产设备维修；制浆造纸机修车间，占地1440m2，主要负责制浆造纸及公辅设施生产设备维修。

	
	地磅房
	共设置4台地磅秤，其中2台位于甘蔗堆场旁，另外2台位于竹片堆场旁。

	
	实验室
	占地172.8m2，主要用于制浆造纸原辅料的化验分析

	
	办公楼
	占地749.38m2，5层，1楼为食堂。

	
	倒班宿舍
	倒班宿舍2栋，占地面积均为475.14m2；中层宿舍2栋，占地面积均为291.42m2

	
	停车场
	职工停车场占地107m2、货车停车场占地面积6000m2

	
	道路广场区
	主要包括场内道路、进场道路、回车场，总占地面积91950m2

	储运工程
	过氧化氢贮存罐
	容积35 m3，围堰尺寸：长12m×宽8m×高0.6m，容积约40m³

	
	过氧化氢贮存槽
	容积5 m3，围堰尺寸：长6m×宽5m×高0.5m，容积约10m³

	
	柴油罐
	1个，容积30 m3，围堰尺寸：长15m×宽8m×高0.5m，容积约35m³

	
	硫酸贮存槽
	1个，容积43.5 m3，围堰尺寸：长9m×宽9.3m×高0.8m，容积约50m³

	
	硫代硫酸钠贮槽
	1个，容积5 m3，围堰尺寸：长6m×宽5m×高0.5m，容积约10m³，位于化学品制备工段

	
	氢氧化钠贮存槽
	1个，容积200m3，围堰尺寸：长12m×宽7m×1.5m，容积约100 m³

	
	氧气罐
	1个容积30m³，氧气贮存量：700kg，位于氧气站内，无围堰

	
	盐酸贮存槽
	1个容积5m³，贮存量：4吨，围堰尺寸：长10m×宽5m×0.5m，容积约20m³（化水间）

	
	氨水贮存槽
	1个容积10m³，贮存量：8吨，围堰尺寸：长10m×宽5m×0.5m，容积约20m³（化水间）

	
	甲醇贮槽
	1个容积20m³，贮存量：15吨，围堰尺寸：长5m×宽5m×1.2m，容积约20m³

	
	氯酸钠库
	1个容积1300m³ 贮存量：140吨，封闭库房防渗。

	环保工程
	废气处理
	锅炉和碱回收炉
	非榨季使用1台65t/h锅炉（1#）和1台55t/h碱炉使用，其中1#锅炉烟气采用1#SNCR脱硝系统（脱硝效率50%）+1#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）+1#脱硫塔（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）处理，碱回收炉烟气经3#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）处理后进入1#脱硫塔处理（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）；榨季增加使用另外1台65t/h锅炉（2#），2#锅炉烟气采用2#SNCR脱硝系统（脱硝效率50%）+2#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）+2#脱硫塔（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）处理，锅炉烟气中汞的综合处置效率为70%，以上废气合并后由1根100m（内径3m）烟囱集中排放。并配有1套废气在线监测装置，监测指标为SO2、NOX、颗粒物、温度、压力、流量和含氧量7个指标。

	
	
	备料筛选系统
	制浆备料筛选系统设置1套处理效率为99%布袋除尘器，废气经处理后由1根15m（内径0.25m）高排气筒排放。

	
	
	制浆蒸煮工段
	蒸煮锅、黑液槽和白液槽产生的高浓臭气通过蒸汽射流器输送到碱回收炉高浓度臭气收集槽，在通过蒸汽喷射器抽气风机送到碱回收炉炉膛（一次风嘴）燃烧；车间低浓臭气通过风机送至碱炉车间两段臭气洗涤器洗涤后（冷却水洗涤）后，通过正压管道送碱回收炉二次风燃烧。

	
	
	制浆洗选漂工段
	车间低浓臭气通过风机送至碱炉车间两段臭气洗涤器洗涤后（冷却水洗涤）后，通过正压管道送碱回收炉二次风燃烧。

	
	
	
	漂白洗浆机和反应塔废气经洗涤塔碱液洗涤吸收，净化效率90％，经洗涤吸收后尾气经1根35m（内径0.5m）排气筒排放。

	
	
	碱回收蒸发工段
	蒸发工段汽提塔高浓臭气通过经雾沫分离器后输送到碱回收炉高浓度臭气收集槽，在通过蒸汽喷射器抽气风机送到碱回收炉炉膛（一次风嘴）燃烧；经汽提处理后的低臭气废气通过风机送至碱炉车间两段臭气洗涤器洗涤后（冷却水洗涤）后，通过正压管道送碱回收炉二次风燃烧。

	
	
	碱回收燃烧工段
	碱回收燃烧工段溶解槽废气采用1座白液洗涤塔净化处理后通过风机送至碱炉车间两段臭气洗涤器洗涤后（冷却水洗涤）后，通过正压管道送碱回收炉二次风燃烧。

	
	
	碱回收苛化工段
	苛化工段的消化器、苛化器、乳液供料槽、白泥稀释槽、白泥槽、稳定槽、绿液澄清器、白液槽、稀白液槽、绿泥洗涤器、白泥洗涤器等废气用管道从槽顶统一收集，送洗涤器用水洗涤，净化效率50％，尾气经1根15m（内径0.3m）排气筒排放。

	
	
	制浆二氧化氯制备工段
	二氧化氯制吸收塔废气经洗涤塔碱液洗涤吸收，净化效率90％，经洗涤吸收后尾气经1根25m（内径0.2m）排气筒排放。

	
	
	造纸车间
	抄纸机及复卷区含尘废气通过纸机配套的湿式除尘器（除尘效率98%）进行处理后由2根15m（内径1.2m）排气筒排放。

	
	
	燃煤破碎楼
	燃煤破碎楼设置1套处理效率为99%布袋除尘器，废气经处理后由1根15m（内径0.3m）高排气筒排放。

	
	
	污水处理站
	在有机肥车间及污水处理站设置一套生物除臭装置进行除臭，净化效率90%，处理后废气经1根15m（内径0.6m）高排气筒排放；

	
	
	其他
	竹片堆场篷布遮盖，干煤棚设置雨棚和三面围挡；蔗渣堆场内采取喷淋降尘、湿法堆存；结晶分蜜、包装工段、石灰消和机等加强设备密封，并对石灰消和机加料废气采取喷水降尘措施减少颗粒物排放；蔗渣竹渣输送廊道采用密闭廊道。

	
	
	食堂
	配备1套油烟净化率≥85%的油烟净化器处理餐饮废气，并由高于办公楼1.5m的烟囱排放。

	
	废水处理
	全厂生产废水和生活污水进入本次新建15000m³/d污水处理站进行处理，污水处理站采用“中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺”工艺。

	
	
	在竹片堆场旁设置1座5m³的化粪池，在宿舍楼设置1座100m³的化粪池，在办公楼处设置1座40m³隔油池和50m³化粪池。

	
	
	设置2座初期雨水收集池，1座容积为710m³，位于竹片堆场南部；主要收集竹片堆场区域初期雨水；1座容积为2860m³位于厂区南部，主要收集生产区域初期雨水。

	
	
	在厂区南部设置1座5900 m3事故水池，化学品仓库内设置1座2m3事故应急池等。

	
	
	白泥
	设置1座22m2的白泥间，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场要求建设，主要供车辆接装外运固废填埋场（用于脱硫的白泥直接送至白泥浆液箱使用），一般不贮存。

	
	
	绿泥
	设置1座22m2的绿泥间，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场要求建设，主要供车辆接装外运固废填埋场，一般不贮存。

	
	
	锅炉灰渣
	设锅炉灰、锅炉渣库各1个，其中渣库500m3、灰罐1000m3，渣库按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）II类场要求建设，中转周期为7天，暂存后外卖综合利用，其中锅炉灰采用罐车密闭运输。

	
	
	脱硫渣
	设置1座36m2的脱硫渣库，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场要求建设，主要供车辆接装外运综合利用，一般不贮存。

	
	
	废水处理污泥
	设置一座225m2的污泥堆棚，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类场要求建设，定期与厂区内燃煤锅炉的原料掺烧处理。

	
	
	石灰渣
	设置1座50m2的石灰渣间，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场要求建设，主要供车辆接装外运固废填埋场，一般不贮存。

	
	
	废润滑油
	设置100m3的危废暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求建设，暂存废润滑油，中转周期为半年，定期委托有资质的单位清运处置。

	
	
	废离子交换树脂
	定期由厂家更换后直接回收综合利用，不在厂区内暂存。

	
	
	固废填埋场
	现有白糯格固废填埋场设计库容为5.1万m3，服务年限8年，主要堆存白泥、石灰渣、绿泥、脱硫渣等固体废物，目前渣场已使用库容约1.5万m3，剩余库容约为3.6万m3,本项目建成后仅能满足生产初期的少量处置要求。
目前正在项目区西面南恩村双脚树箐新建1座库容15万m3的固体废物填埋场，服务年限为9年，主要用于填埋处置白泥、绿泥、石灰渣和污水处理站污泥。
同时规划在距离项目区西北12km处的峨利莫箐新建1座库容25万m3的固体废物填埋场，服务年限为20年，主要用于填埋处置白泥、绿泥、石灰渣和污水处理站污泥。

	
	
	生活垃圾
	设置多个分散的生活垃圾收集点，委托环卫部门定期清运处置。

	
	噪声处理
	选用低噪音设备，采取基础减震、厂房隔音、设备消声器等措施。

	
	地下水
	分区防渗
	重点防渗区
	对制浆车间（包括蒸煮工段、洗选漂工段、化学制备工段、二氧化氯制备工段）、碱回收车间（包括苛化工段（含白泥间、绿泥间和石灰渣间）、蒸发工段）、初期雨水池、事故水池、污水处理站、中和池、柴油库、化学品仓库、过氧化氢储罐/储槽、硫酸储罐、氯酸钠库、中和池、锅炉渣库、脱硫渣库等区域划分为重点防渗区，其中储罐区地面及围堰均按重点防渗来实施；防渗层渗透系数须等效于Mb≥6m、K≤1.0×10-7cm/s。

	
	
	
	
	危废暂存间设为重点防渗区，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能。

	
	
	
	一般防渗区
	原料制备（包括竹片堆场、蔗渣堆场和竹片卸料区）、制浆车间筛房、碱回收车间苛化工段、实验室、净水站、消防水池、造纸循环水站、乙炔氧气仓库、造纸车间（包括备浆工段、造纸车间、成品仓库、综合仓库）、化粪池、隔油池、干煤棚、燃煤破碎楼、燃煤卸车场、热电系统等区域划分为一般防渗区；防渗层渗透系数须等效于Mb≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s。

	
	
	
	简单防渗区
	空氧站、办公楼、宿舍、门卫等区域划分为简单防渗区，地面采用混凝土硬化处理。

	
	
	监控井
	在拟建项目生产区域设置2个监控井（ZK1、ZK7），ZK1位于项目区上游（坐标：E101°34′36.40″、N24°6′40.00″）， ZK7位于项目区下游（坐标：E101°34′10.71″、N24°6′20.08″）。

	
	绿化工程
	种植绿化面积3.64hm2。


（2）生产规模及产品方案
根据现场踏勘，目前该调整后的项目正在进行建设中，调整后的生产规模及产品方案如下：
生产规模：生产10.2万吨（风干浆）/年非木材纤维原料制浆造纸生产线。
产品方案：卫生小卷筒6.8万吨/年、小包装卫生纸（手帕纸、面巾纸等）3.4万吨/年。
生活用纸产品质量执行《卫生纸国家标准》（GB/T20810-2018）。
（3）工作制度
制浆造纸项目全年有效生产天数为340天，全天24小时连续生产，生产系统的各类人员为四班三运转工作制，管理系统和维修部门的各类人员为常白班，每班8小时。
供热系统工作制度，2台65吨锅炉其中1#锅炉为制浆造纸厂供汽，工作时间为340天，碱炉与造纸项目工作时间相同，为340天。
2.3.2在建制浆造纸工程排污情况
[bookmark: _Toc533547602][bookmark: _Toc503534460]2.3.2.1废水
（1）废水排放量
根据已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目环境影响报告书》，调整后，在建工程的废水污染物排放情况具体如下。
表2.3-3 在建工程废水产生量表
	编号
	部门
	废水产生设施
	水质属性
	废水量(m3/d)
	水质
	治理措施

	W5
	造纸生产线
	制浆车间洗选废水
	生产污水
	1950
	COD：1200mg/L、BOD：750mg/L、SS≤600mg/L
	送污水处理站

	W6
	
	制浆车间漂白生产废水
	生产污水
	2820
	
	送污水处理站

	W7
	
	二氧化氯制备废水
	生产污水
	24
	COD：300mg/l、BOD5 180mg/l、SS 100mg/l；
	送污水处理站

	W8
	
	造纸车间废水
	生产污水
	4560
	COD：1400mg/L、BOD：640mg/L、SS≤750mg/L
	送污水处理站

	W9
	
	造纸设备冷却系统
	循环旁滤水
	543
	CODcr：80mg/L、BOD：40mg/L、SS≤100mg/L
	送污水处理站

	W10
	
	碱回收燃烧工段废水
	生产污水
	60
	COD：1100mg/L、BOD：580mg/L、SS≤600mg/L
	送污水处理站

	W11
	
	碱回收苛化工段废水
	
	768
	
	

	W12
	热力系统
	化水间污水
	生产污水
	178
	COD：180-270mg/L、BOD：80-120mg/L、SS≤120-450mg/L
	送污水处理站

	W13
	
	锅炉排污水
	
	48
	
	

	`W14
	
	余热锅炉排水
	
	19
	COD：60mg/L、BOD：30mg/L、SS:100mg/L
	送污水处理站

	W15
	公辅设施
	化验室清洁废水
	生产污水
	8
	COD：300mg/L、BOD：100mg/L、SS≤450mg/L
	送污水处理站

	W16
	办公生活区
	生活污水
	89
	COD：350mg/L、BOD：280mg/L、SS≤300mg/L、氨氮：30 mg/L
	送污水处理站

	合计
	进入污水处理站
	11067
	/
	送污水处理站


制浆造纸厂排水量为11067m3/d，年排水量为3762780m3/a，造纸单位排水量为36.89t/t浆，达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中企业漂白非木浆产量占企业纸浆总用量的比重大于60%的单位产品基准排水量为60吨/吨（浆）的要求。
（2）污水处理及排放量
调整后，废水进入已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目环境影响报告书》在厂区内新建的处理规模为15000m³/d的污水处理站处理；处理工艺及及设计指标详见“2.2.8.1”章节。
调整后，制浆造纸厂排水量为11067m3/d，设计污水处理站处理规模为15000m3/d，能满足本项目排水要求；排放量计算如下表。
表2.3-5  在建工程废水污染物排放量水质一览表
	项目
	排水量（m3/d）
	污染物（mg/l）

	
	
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	色度
	TN
	TP
	二噁英
	AOX

	制浆车间洗选废水
	1950
	1200
	750
	600
	7.6
	130
	10.2
	0.7
	/
	/

	漂白化学浆废水
	2820
	1200
	750
	600
	7.6
	130
	10.2
	0.7
	/
	/

	二氧化氯制备废水
	24
	300
	180
	100
	7
	110
	7.2
	0.5
	/
	/

	造纸车间废水
	4560
	1400
	640
	750
	6.8
	160
	11.5
	0.9
	/
	/

	造纸设备冷却系统
	543
	80
	40
	100
	1
	40
	1
	0.5
	/
	/

	碱回收车间燃烧工段废水
	60
	1100
	580
	600
	10.2
	170
	11.6
	0.6
	/
	/

	碱回收车间苛化工段废水
	768
	1100
	580
	600
	10.2
	170
	11.6
	0.6
	/
	/

	化水间废水
	178
	270
	120
	450
	1.6
	0
	6.6
	1.2
	/
	/

	锅炉排水
	48
	180
	80
	120
	0.8
	40
	1
	0.6
	/
	/

	余热锅炉排水
	19
	60
	30
	100
	0.9
	30
	1
	0.5
	/
	/

	化验室清洁废水
	8
	300
	100
	450
	2.5
	0
	5.6
	0.8
	/
	/

	生活办公污水
	89
	320
	280
	300
	30
	0
	30
	1
	/
	/

	产生浓度
	/
	1188.95 
	637.36 
	628.31 
	7.18 
	137.10 
	10.42 
	0.77 
	/
	/

	产生量（t/a）
	11067m3/d，3762780m3/a
	4473.77 
	2398.25 
	2364.21 
	27.01 
	515.89 
	39.23 
	2.91 
	/
	/

	排放标准
	/
	90
	20
	30
	8
	40
	12
	0.8
	/
	/

	排放浓度
	/
	56
	7
	14
	2.5
	30
	3.5
	0.2
	0.049pg/L
	0.00938

	年排放量（t/a）
	3762780
	210.72
	26.34
	52.68
	9.41
	/
	13.17
	0.75
	0.19
	0.04


[bookmark: _Toc533547603][bookmark: _Toc503534461]2.3.2.2废气
（1）有组织废气
根据已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》，变更后，由于改变了供热系统的运行方式、工作制度发生变化，导致DA003的污染物排放量发生变化；同时由于取消了酒精生产线、有机肥生产线，导致DA009排放的污染物排放量发生变化；其余排放口均为发生变化。
变更后，供热系统工作制度，2台65吨锅炉中的1#锅炉（运行负荷64.2%）、碱炉为制浆造纸厂供汽，工作时间为340天；本次评价从对环境最不利的条件考虑，在污染物核算时，锅炉污染物排放均按满负荷核算。
变更后，各废气的治理措施及排放情况详见下表。


1

[bookmark: OLE_LINK10]表2.3-6  在建工程供热系统废气排放及治理一览表
	排放源编号
	排放源名称
	产生位置
	排放
方式
	治理措施
	排气筒
	污染物

	
	
	
	
	
	烟温(℃)
	内径/高(m/m)
	排气量
(Nm3/h)
	污染物名称
	排放浓度（mg/Nm3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	DA003
	1×65t/h循环流化床锅炉烟气
	动力锅炉
	连续
	静电除尘+炉外湿法脱硫+SNCR脱硝；总除尘效率99.92%，脱硫效率92.5%，脱硝率50%
	120
	3/100
	107850
	颗粒物
	28
	3.02
	24.64 

	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	158.43
	17.09
	139.45 

	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	100
	10.785
	88.01 

	
	
	
	
	
	
	
	
	汞
	0.005
	0.54×10-3
	0.0044 

	
	
	
	
	
	
	
	
	氨
	8
	0.87
	7.10 

	
	碱回收炉废气
	碱回收炉
	连续
	四电场静电除尘器后汇入1#脱硫塔脱硫，总除尘效率99.92%，脱硫效率92.5%
	
	
	112500
	颗粒物
	19.2
	2.16
	17.63 

	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	45
	5.06
	41.29 

	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	200
	22.5
	183.60 

	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.44
	0.05
	0.41 


表2.3-7  在建工程全厂废气排放及治理一览表
	排放源编号
	排放源名称
	产生位置
	排放
方式
	治理措施
	排气筒
	
	污染物

	
	
	
	
	
	烟温(℃)
	内径/高(m/m)
	编号
	排气量
(Nm3/h)
	污染物名称
	排放浓度（mg/Nm3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	G1
	筛选系统废气
	备料车间
	连续
	布袋除尘效率99%
	常温
	0.25/15
	DA001
	3000
	颗粒物
	31.67
	0.095
	0.78

	G2
	燃煤破碎楼废气
	燃煤破碎楼
	连续
	布袋除尘效率99%
	常温
	0.5/15
	DA002
	15000
	颗粒物
	22
	0.076
	2.69

	G3
	1×65t/h循环流化床锅炉烟气
	动力锅炉
	连续
	静电除尘+炉外湿法脱硫+SNCR脱硝；总除尘效率99.92%，脱硫效率92.5%，脱硝率50%
	120
	3/100
	DA003
	220350（107850+112500）
	颗粒物
	23.51
	5.18
	42.27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	100.52
	22.15
	180.74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	151.06
	33.285
	271.61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	汞
	0.0025
	0.00054
	0.0044

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨
	3.95
	0.87
	7.10

	G4
	碱回收炉废气
	碱回收炉
	连续
	四电场静电除尘器后汇入1#脱硫塔脱硫，总除尘效率99.92%，脱硫效率92.5%
	
	
	
	
	H2S
	0.23
	0.05
	0.41

	G5-1
	造纸项目蒸煮
	蒸煮工段
	连续
	送碱回收炉燃烧
	/
	6500
	H2S
	/
	/
	/

	G5-2
	蒸发冷凝水废气
	蒸发器
	连续
	
	
	3000
	H2S
	
	
	

	G5-3
	洗选水蒸汽
	洗浆机
	连续
	
	
	19500
	H2S
	/
	/
	/

	G5-4
	溶解槽废气
	苛化工段溶解槽
	连续
	白液洗涤塔洗涤后送碱回收炉燃烧
	
	4800
	颗粒物
	/
	送碱回收炉燃烧
	/

	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	/
	
	

	G6
	漂白废气
	洗浆机及反应塔
	连续
	碱性溶液洗涤后排放、效率90%
	60
	0.5/35
	DA004
	13600
	HCl
	6.78
	0.092
	0.75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cl2
	4.07
	0.055
	0.45

	G7
	二氧化氯制备尾气吸收塔废气
	二氧化氯制备
	连续
	碱性溶液洗涤后排放、效率90%
	60
	0.2/25
	DA005
	2500
	Cl2
	8.75
	0.022
	0.18

	G8
	苛化工段废气
	苛化工段设备
	连续
	清水洗涤后外排，效率为50%
	60
	0.3/15
	DA006
	1500
	颗粒物
	10
	0.015
	0.122

	G9
	造纸纸机粉尘
	抄纸机
	连续
	湿式除尘，除尘效率约98%
	30
	1.2/15
	DA007
	64800
	颗粒物
	5
	0.324
	2.64

	G10
	造纸卷纸分切
粉尘
	卷纸分切机
	连续
	湿式除尘，除尘效率约98%
	25
	1.2/15
	DA008
	50000
	颗粒物
	5
	0.25
	2.04

	G11
	除臭系统废气
	污水处理站
	连续
	生物除臭，效率90%
	常温
	0.6/15
	DA009
	11600
	NH3
	14.97
	0.083
	0.083

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.31
	0.003
	0.003

	合计
	SO2：180.74t/a；NOx：271.61t/a；颗粒物：50.542t/a；H2S：0.413t/a；汞：0.0044t/a；氯气0.63t/a；氯化氢：0.75t/a、氨为7.183t/a
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（2）无组织废气
根据已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》，在建工程产生的无组织废气主要是柴油储罐无组织废气、干煤棚无组织粉尘、制浆原料场无组织废气、碱回收车间无组织臭气、漂白工段无组织废气、二氧化氯制备过无组织废气、污水处理站无组织臭气；各无组织废气治理措施及排放情况如下表。
表2.3-8   在建工程无组织排放情况表
	产尘点
	排放因子 
	治理措施
	排放量（t/a）

	干煤棚
	颗粒物
	设置顶棚和三面围挡
	2.988

	制浆原料堆场
	颗粒物
	蔗渣堆场采用湿法堆存、设置顶棚和三面围挡
	17.069

	柴油罐
	非甲烷总烃
	柴油罐安装呼吸阀
	0.03

	碱回收车间
	H2S
	蒸发工段汽提塔经汽高浓臭气通过经雾沫分离器后输送到碱回收炉高浓度臭气收集槽，在通过蒸汽喷射器抽气风机送到碱回收炉炉膛（一次风嘴）燃烧；经汽提处理后的低臭气废气通过风机送至碱炉车间两段臭气洗涤器洗涤后（冷却水洗涤）后，通过正压管道送碱回收炉二次风燃烧；燃烧工段溶解槽废气采用1座白液洗涤塔净化处理后通过风机送至碱炉车间两段臭气洗涤器洗涤后（冷却水洗涤）后，通过正压管道送碱回收炉二次风燃烧
	0.0039

	洗选漂工段
	Cl2
	集气罩收集后采用经碱性溶液洗涤
	0.23

	
	HCl
	
	0.37

	二氧化氯制备工段
	甲醇
	车间通风
	0.41

	
	硫酸雾
	
	1.57

	污水处理站
	H2S
	对污水处理站内水解酸化池、污泥浓缩池等易产生臭气的相关单元进行密封（集气效率≥90%），并设置1套生物除臭设备进行除臭（除臭效率≥85%）
	0.029

	
	NH3
	
	0.756

	小计：颗粒物：20.057t/a，H2S：0.0329t/a， NH3：0.756t/a，Cl2 0.23t/a，HCl：0.37t/a，甲醇：0.41t/a，硫酸雾：1.57 t/a，非甲烷总烃：0.03 t/a，VOC（非甲烷总烃、甲醇）：0.44t/a。

	[bookmark: _Toc503534462][bookmark: _Toc533547604]数据：来自已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》环境影响报告书。


2.3.2.3噪声
根据已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》，在建主要的高噪声设备为备料车间的剥皮机、削片机、抄浆车间的真空泵、碱回收车间的引风机、鼓风机、余热发电、污水处理站及各种水泵等；在建项目主要噪声源强及排放特征见下表。
表2.3-9  在建工程噪声源强及降噪措施一览表
	[bookmark: _Hlk106141122]序号
	建筑名称/噪声源位置
	声源名称/噪声设备
	声源源强/声压级(dB)A
	声源控制措施
	运行时段
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	N1
	造纸生产线_蔗渣备料
	竹片筛选
	100
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N2
	
	切竹机（再碎机）
	100
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N3
	
	移动式螺旋输送机
	65
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N4
	
	磨刀机
	85
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N5
	
	再碎机收尘风机
	85
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N6
	造纸生产线_蒸煮工段
	蔗渣洗渣机
	80
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N7
	
	蔗渣洗涤机
	80
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N8
	
	蔗渣脱水机
	80
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N9
	造纸生产线_洗选漂
	黑液过滤机
	85
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N10
	
	高浓除渣器
	85
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N11
	
	真空洗浆机组
	90
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N12
	
	氧脱中浓泵
	90
	减震、厂房隔声、软接头
	连续
	全年生产

	N13
	
	除砂器
	90
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N14
	
	节子洗涤器
	70
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N15
	
	浆渣洗涤器
	70
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N16
	
	压力筛
	85
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N17
	造纸生产线_漂白
	混合器
	70
	厂房隔声
	连续
	全年生产

	N18
	
	鼓式真空洗浆机
	90
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N19
	
	中浓浆泵
	90
	减震、厂房隔声、软接头
	连续
	全年生产

	N20
	
	压滤机
	85
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N21
	造纸车间
	链板输送机
	80
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N22
	
	碎浆机
	95
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N23
	
	磨浆机
	95
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N24
	
	搅拌器
	80
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N25
	
	泵
	85
	减震、厂房隔声、软接头
	连续
	全年生产

	N26
	二氧化氯制备车间
	泵
	85
	减震、厂房隔声、软接头
	连续
	全年生产

	N27
	碱回收车间-蒸发
	泵
	85
	减震、厂房隔声、软接头
	连续
	全年生产

	N28
	碱回收车间-燃烧
	碱灰输送机
	75
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N29
	
	轮式破碎机
	85
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N30
	碱回收车间-苛化
	过滤机
	85
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N31
	
	泵
	90
	减震、厂房隔声、软接头
	连续
	全年生产

	N32
	
	石灰消化提渣机
	75
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N33
	
	锤式破碎机
	90
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N34
	锅炉
	碎煤机
	90
	阻尼减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N35
	汽机间
	余热发电机
	100
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N36
	污水处理站
	均衡池搅拌器
	75
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N37
	
	冷却塔提升泵
	80
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N38
	
	冷却塔
	85
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N39
	
	搅拌器
	75
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N40
	
	刮泥机
	75
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N41
	
	污泥输送泵
	80
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产

	N42
	
	搅拌器
	75
	减震、厂房隔声
	连续
	全年生产


[bookmark: _Toc503534463][bookmark: _Toc533547605]2.3.2.4固体废物
根据已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》，在建工程固体废物产生及处置具体如下。
表2.3-10  在建工程固体废弃物产生及处置量
	编号
	固废源
	产生固废装置
	产生量(t/a)
	成份
	性质
	代码
	处置

	
	名称
	
	
	
	
	
	

	一
	造纸生产线

	S5
	备料渣
	造纸项目
	4380
	蔗渣纤维
	第Ⅰ类一般固废
	900-999-99
	送制浆车间锅炉作燃料

	
	
	备料车间
	12620
	竹纤维
	
	900-999-99
	

	S6
	浆渣
	造纸项目
	1326
	纤维
	
	900-9999-99
	返回蒸煮工段回收利用

	
	
	洗选工段
	
	
	
	900-9999-99
	

	S7
	苛化绿泥
	碱回收车间
	1428
	Na2SO4等
	第Ⅱ类一般固废
	221-001-44 
	送厂旁南恩村双脚树箐固废填埋场填埋处理

	
	苛化石灰渣
	
	6727
	Na2SO4等
	
	221-001-44 
	

	
	苛化白泥
	
	45900
	主要为碳酸钙、残碱含量约0.5%
	
	221-001-44 
	收集后约1.6万t作为脱硫剂综合利用，其余送厂旁南恩村双脚树箐固废填埋场填埋处理

	S8
	锅炉灰渣
	动力锅炉
	41114
	灰渣、炉渣
	第Ⅱ类一般固废
	900-999-64
	外售至进行综合利用

	S9
	脱硫渣
	脱硫装置
	43784
	主要氧化钙和二氧化硅、硫酸钙
	
	900-999-65
	

	S10
	碱灰
	碱回收车间
	21800
	石灰
	第Ⅱ类一般固废
	900-9999-66
	送制浆蒸煮工序综合利用

	S11
	废水处理站污泥
	废水处理站
	2312
	含细小纤维
	第Ⅰ类一般固废
	900-9999-62
	送厂外送厂旁南恩村双脚树箐固废填埋场填埋处理

	S12
	废离子交换树脂
	化水间
	1
	苯乙烯二乙烯基苯
	第Ⅰ类一般固废
	900-9999-99
	交由厂家回收处置

	S13
	废润滑油
	生产车间
	20
	废润滑油等
	危险废物
	HW08 900-217-08
	委托有资质的单位进行处置

	S14
	生活垃圾
	办公区、宿舍区
	218
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	统一收集后由当地环卫部门进行清理


2.3.3在建制浆造纸工程污染源汇总
在建工程污染源排放汇总情况见下表。
表2.3-11  在建工程污染物排放量统计表
	类别
	污染物名称
	排放量（t/a）

	废气
	有组织
	颗粒物
	50.542

	
	
	SO2
	180.74

	
	
	NOx
	271.61

	
	
	汞及其化合物
	0.0044

	
	
	氨
	7.183

	
	
	H2S
	0.413

	
	
	Cl2
	0.63

	
	
	HCl
	0.75

	
	无组织
	颗粒物
	20.057

	
	
	H2S
	0.0329

	
	
	氨
	0.756

	
	
	氯气
	0.23

	
	
	氯化氢
	0.37

	
	
	硫酸雾
	1.57

	
	
	非甲烷总烃
	0.03

	
	
	甲醇
	0.41

	
	
	乙醇
	0

	
	
	VOCs（非甲烷总烃、甲醇和乙醇）
	0.44

	废水
	排放量（m3/a）
	3756320

	
	SS
	52.59

	
	COD
	210.35

	
	BOD5
	26.29

	
	总磷
	0.75

	
	氨氮
	9.39

	
	TN
	13.15

	
	二噁英（mg/a）
	0.2

	
	AOX
	0.037

	固体
废物
	备料渣
	0

	
	浆渣
	0

	
	苛化绿泥
	0

	
	苛化石灰渣
	0

	
	苛化白泥
	0

	
	锅炉灰渣
	0

	
	脱硫渣
	0

	
	碱灰
	0

	
	废水处理站污泥
	0

	
	废离子交换树脂
	0

	
	废润滑油
	0

	
	生活垃圾
	0


2.3.4在“已批复项目”变更前后污染物变化情况
根据以上分析及已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目环境影响报告书》，变更后在建工程排放的污染物变化情况详见下表。
表4.5-1 “已批复项目”变更前后污染物排放变化情况
	类别
	污染物
	单位
	“已批复项目”排放量
	在建制浆造纸排放量
	变化情况

	有组织
	颗粒物
	t/a
	57.792
	50.542
	-7.25

	
	SO2
	t/a
	221.75
	180.74
	-41.01

	
	NOx
	t/a
	297.488
	271.61
	-25.878

	
	汞
	t/a
	0.0057
	0.004
	-0.0017

	
	氨
	t/a
	11.336
	7.183
	-4.153

	
	H2S
	t/a
	0.791
	0.413
	-0.378

	
	氯化氢
	t/a
	0.75
	0.75
	0

	
	氯气
	t/a
	0.63
	0.63
	0

	无组织
	颗粒物
	t/a
	20.057
	20.057
	0

	
	H2S
	t/a
	0.4409
	0.0329
	-0.408

	
	氨
	t/a
	2.388
	0.756
	-1.632

	
	氯气
	t/a
	0.23
	0.23
	0

	
	氯化氢
	t/a
	0.37
	0.37
	0

	
	硫酸雾
	t/a
	1.57
	1.57
	0

	
	非甲烷总烃
	t/a
	0.03
	0.03
	0

	
	甲醇
	t/a
	0.41
	0.41
	0

	
	乙醇
	t/a
	0.5
	0
	-0.5

	
	VOCs（非甲烷总烃、甲醇和乙醇）
	t/a
	0.94
	0.44
	-0.5

	废水
	排水量
	m3/a
	4046700
	3762780
	-283920

	
	SS
	t/a
	56.654
	52.68
	-3.974

	
	COD
	t/a
	226.615
	210.72
	-15.895

	
	BOD5
	t/a
	28.327
	26.34
	-1.987

	
	总磷
	t/a
	0.809
	0.75
	-0.059

	
	氨氮
	t/a
	10.117
	9.41
	-0.707

	
	TN(t/a）
	t/a
	14.164
	13.17
	-0.994

	
	二噁英
	mg/a
	0.2
	0.2
	0

	
	AOX
	t/a
	0.037
	0.037
	0

	固废
	生产固废
	t/a
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	t/a
	0
	0
	0

	
	危险固废
	t/a
	0
	0
	0


计算说明：
（1）表中“原环评排放量”来自于已批复《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目环境影响报告书》。
（2）废气：在建工程取消了日榨3500吨甘蔗制糖生产线导致排放的颗粒物、SO2、NOx有所减少；取消了有机肥、酒精生产线导致NH3、H2S有所减少。
（3）废水：由于取消了有机肥、酒精生产线及及公辅工程中热电站发电，导致在建工程污水排放量及污染物排放量减少。
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[bookmark: _Toc1506][bookmark: _Toc3377][bookmark: _Toc11437]3.1项目名称、性质和建设地点
[bookmark: _Toc203275046][bookmark: _Toc203272580][bookmark: _Toc203273815]项目名称：云南新平南恩糖纸有限责任公司日处理甘蔗6000吨产业循环绿色转型升级项目；
建设单位：云南新平南恩糖纸有限责任公司；
建设地点：云南省玉溪市新平县戛洒镇（新平产业园区戛洒片区白糯格地块）；项目中心地理位置坐标：东经101°34′22.043″，北纬24°6′43.674″。
项目投资：30125.18万元，其中环保投资估算356万元，约占工程总投资的1.18％。
建设性质：改建。
项目行业：制糖业。
项目占地：本项目用地范围位于《云南新平南恩糖纸有限责任公司改造转型升级项目》用地红线范围内，占地约54.11亩，均为规划的工业用地。
[image: QQ20260506-142119 拷贝0]
图3.1-1  项目与制浆造纸厂的位置关系图
[bookmark: _Toc14806][bookmark: _Toc181][bookmark: _Toc7127]3.2主要建设内容
[bookmark: _Toc533547573][bookmark: _Toc9204]3.2.1项目组成
本工程为制糖项目，建设内容主要包括生产车间（预处理及压榨车间、过滤车间（含燃硫系统）、过滤澄清蒸发车间、成糖车间、装包处理车间、石灰乳化间、磷酸储罐间）、辅助生产设施（硫磺仓库、备品备件库、废蜜罐区、生产指挥中心）、给排水工程、供配电、供热、自控测量仪表系统、环境保护、消防等；项目主要建设内容见表3.2-1。
表3.2-1 项目主要建设内容
	类别
	工程名称
	建设内容及规模
	备注

	主体工程
	预处理及压榨车间
	占地面积4300m2，1层（局部2层）框排架结构，高度20.24m。
预处理间：原料处理采用的“两带四机形式”，设置两条输蔗机、一台预砍机、三台撕解机，用于原料甘蔗的预处理。
压榨车间：设置五座ф1000×2000mm斜调式压榨机、1台滚筒筛，用于原料甘蔗的压榨。
	新建

	
	制炼车间
	主要分为以下几个工段：过滤澄清蒸发工段、成糖工段、干燥装包工段、石灰乳化燃硫系统
	/

	
	
	过滤澄清蒸发工段占地2003m2，建筑面积3990m2，5层钢筋混凝土框架结构（高度34.25m），主要设置加热、蒸发、过滤、澄清系统，主要设置11台400 m2加热器、2台300m2加热器、六罐五效压力―真空蒸发系统、1台Φ1100mm多重高效喷射冷凝器、2台Φ850mm多喷嘴可调式蔗汁中和器、1台Φ12000mm的中和汁连续沉淀池、3台85m2环保型无滤布真空吸滤机、1台Φ6000mm的单层快速沉淀器、2台Φ600mm糖浆硫熏器、1套喷射式自控燃硫炉成套设备等。
	新建

	
	
	成糖工段占地1985m2，建筑面积7606m2，5层钢筋混凝土框架结构（高度34.25m），主要设置6台60m3间歇结晶罐、1台100m3的连续煮糖罐、1台40m3间歇结晶罐、8台60m3助晶机、1台400m3的立式连续助晶机、5台45m3种子箱、4台刮刀卸料离心机、3台LIT-1450连续分蜜机、3台LIT-1150连续分蜜机、7台Φ1200mm的多重高效喷射冷凝真空器、1台Φ800mm多重高效喷射冷凝器等。
	新建

	
	干燥间
	干燥、冷却采用振动输送、干燥冷却系统
	新建

	
	装包处理间
	占地1630m2，建筑面积2170m2，4层钢筋混凝土框架结构+门式钢架（高度23.70m），主要设置2套全自动装包系统（每套装包速度为500袋/小时）等。
	新建

	辅助工程
	石灰乳化间
	3F，钢筋混凝土框架结构（高度17.8m），占地面积508m2，用于生产过程石灰乳调制。
	新建

	
	生产指挥中心
	3F，钢筋混凝土框架结构（高度19.2m），占地面积480m2，主要设置有办公室、操作间、员工休息区、更衣室、仪器室、化验室等。
	新建

	储运工程
	废蜜罐
	设置1台4950m3废蜜贮罐，用于暂存废蜜罐，围堰尺寸：长84.9m×宽37m×高2.2m，容积约5500m³。
	新建

	
	硫磺仓库
	单层框架结构建筑，建筑占地面积122.76m2，总建筑面积122.76m2，用于暂存袋装硫磺颗粒，暂存量约100吨。
	新建

	
	磷酸储罐
	磷酸储罐间为单层框架结构建筑；建筑占地面积110.76m2，总建筑面积110.76m2，2个Φ1650×8500mm不锈钢磷酸储罐；本项目设置磷酸储罐间用于储备压榨车间所使用的磷酸。85%磷酸由外来油罐车卸入磷酸储罐中，待压榨车间稀释使用。
	新建

	依托工程
	给水
	已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》设计新建给水处理站一座，总的设计给水处理规模为Q=25000m³/d，由戛洒江及南恩河取水，处理完的清水自流至清水池。
本项目生产用水依托纸厂给水站接入；生活用水由工业园区供水管网供给。
	依托

	
	供电
	本项目用电从纸厂110KV变电站10KV III段引出1回路10KV电源至压榨车间10KV配电房。
	依托

	
	供热系统（锅炉）
	已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》设置有1座55t/h碱回收炉、2×65t/h燃煤锅炉；其中1#锅炉、碱炉为制浆造纸厂提供蒸汽、2#锅炉为制糖厂专为提供蒸汽。
本项目建成后，在榨季时2#锅炉满负荷运行，不足的蒸汽由1#锅炉剩余蒸汽补充；非榨季时，2#锅炉不运行。
	依托

	
	食堂
	已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》设置食堂；本项目员工不在项目区住宿，吃饭依托纸厂的食堂。
	依托

	
	倒班宿舍
	本项目不新建倒班宿舍；依托已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》设置的倒班宿舍。
	依托

	
	污水处理站
	已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》设计新建1座规模为15000m³/d污水处理站，采用“中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺”工艺，出水水质需达到《制糖工业水污染物排放标准》GB21909-2008、《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008的制浆和造纸联合生产企标准规定最严标准，排入戛洒江；本项目产生的生产废水收集后，进入《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》污水处理站进行处理。
	依托

	
	蔗渣堆场
	本项目不新建甘蔗渣堆场，每天产生的蔗渣，通过蔗渣带送往浆厂的蔗渣堆场作为生产原料；已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》设计新建1个蔗渣堆场，占地面积9275m2，设置雨棚和篷布覆盖，采用湿法堆存，贮量32700t；蔗渣堆场设置1座63m³渗滤液收集池，主要收集蔗渣堆场渗滤液，收集池回喷至蔗渣堆场不外排。
	依托

	
	固体废物填埋场
	项目产生的石灰渣依托项目西侧的双脚树箐固体废物填埋场进行填埋，该填埋场位于项目，库容15万m3的固体废物填埋场，服务年限为9年，渣场符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中关于Ⅱ类场贮存、处置场选址、设计的环境保护要求，主要用于填埋处置云南新平南恩糖纸有限责任公司产生的白泥、绿泥、石灰渣和污水处理站污泥。
	依托

	公用工程
	制炼循环水站
	1F，钢筋混凝土框架结构，占地面积390m2，主要设置有5座冷却塔、冷却给水泵、卧式单级离心泵、汽机循环水泵等。用于制炼工段、压榨车间水的循环冷却。
	新建

	
	排水
	厂区排水系统采用雨污分流制，厂区生活废水、生产废水和初期雨水后分别收集处理后依托纸厂新建15000m³/d污水处理站进行处理，处理后就近排入戛洒江，排水口位置位于戛洒江中部（东经101°34′0.3288″、北纬24°6′26.7048″）；雨水（不含初期雨水）在厂区西侧直接排入戛洒江。
	依托

	
	空压站
	本空压站设置一个供气系统，供气系统均分别供应两个气源，供工艺设备和气动仪表使用，气源品质为压力为0.75MPa，压力露点为-20℃，含油量少于0.01ppm，粉尘过滤精度0.01μm。设备选用气流脉动小、噪声低、无振动，单机容量大，无余隙容量的单螺杆空压机，配以组合式干燥机、无热再生吸附式干燥机、通用聚合过滤器、高效聚合过滤器及储气罐等，设置3台25.0m3/min压缩机组，其中一台备用。
	新建

	
	化验室
	位于生产指挥中心，负责糖厂生产全过程的日常化验分析工作，同时负责指导各生产车间设在本车间内的一般性简单化验项目。设置化验间、药品室、仪器室、天平室。主要仪器设备包括：比色盒、 比色试管、碱性滴定仪1套。
试剂包括：溴百里香酚蓝、甲酚红、百里香酚蓝、pH试纸。
	新建

	
	地磅房
	为一层钢筋混凝土框架结构厂房（宽4米、长12米），原料地磅房设有2台地磅，1台用于称量甘蔗重车，1台用于称量空车，为了统一规格和减少备品备件，2台原料地磅选择60t地磅。成品地磅设有1台80吨和1台120吨地磅。
	新建

	
	道路广场区
	主要包括停车场、装卸区、道路，总占地面积10207.00m2
	新建

	环保工程
	废气处理
	锅炉废气（DA003）：本项目榨季生产所需要的蒸汽依托的在建的制浆造纸厂项目锅炉系统。
在榨季使用1#65t/h锅炉烟气采用1#SNCR脱硝系统（脱硝效率50%）+1#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）+1#脱硫塔（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）处理；碱回收炉烟气经3#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）处理后进入1#脱硫塔处理（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）；2#锅炉烟气采用2#SNCR脱硝系统（脱硝效率50%）+2#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）+2#脱硫塔（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）处理；锅炉烟气中汞的综合处置效率为70%。
以上废气合并后由1根100m（内径3m）烟囱集中排放。并配有1套废气在线监测装置，监测指标为SO2、NOX、颗粒物、温度、压力、流量和含氧量7个指标。
干燥和包装废气（DA010）：项目拟在振槽干燥机、振动分类筛、包装机、转运点等产尘点上方设置负压集尘罩（收集效率约为95%），风量为9600Nm3/h，废气经上方集气罩收集后进入湿式除尘器（除尘效率90%）处理，再由15m高排气筒排放。
	新建

	
	
	无组织废气：
（1）甘蔗卸料无组织：加强管理，尽量降低卸料高度，减少原料甘蔗含沙量；
（2）石灰消和机投料：车间封闭，采用密闭消和设备，喷水除尘；
（3）硫熏无组织：项目选用喷射式自控式燃硫炉，车间封闭，密闭设备，加强管理；
（4）滤泥间无组织：车间封闭，及时外运，减少存放时间；
（5）干燥和包装无组织：车间封闭，出入口设有垂帘，除人员出入外出入口保持关门状态。
	新建

	
	废水处理
	设备冷却水：设备冷却循环系统（包括1座L×B×H=7.8×7.4×2m=115m3的地上式循环冷却水池和1台逆流式冷却塔）处理后，循环使用，不外排。
冷凝器冷却废水：1#冷却循环系统（包括地上式循环冷却水池1座（L×B×H=34.2×21.3×2m=1456.92m3）和3台冷却塔）处理后，循环使用，不外排。
冷凝尾水（汽汁冷凝水）：2#冷却循环系统（包括地上式高温冷却水池1座（L×B×H=11.8×6.5×2m=153.4m3）和2台冷却塔），处理后，循环使用，剩余部分进入制浆造纸厂污水处理站。
	新建

	
	
	（1）项目废水主要为冷却系统的排污废水、生产线剩余的汽凝水、实验室废水、地坪清洗废水、洗罐废水、生活污水等，本项目废（污）水经过收集后，依托已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》设计新建1座规模为15000m³/d污水处理站处理，该处理站采用“中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺”。
（2）依托制浆造纸厂已经设计的2860m³初期雨水收集池进行收集，初期雨水收集进入纸浆厂废水处理站处理。
（3）依托制浆造纸厂已经设计的5900m³事故水池。
	依托

	
	固废处理
	滤泥
	设置1座30 m2的滤泥间，主要供车辆接装外运至公司现有1.2万亩果园基地，经过发酵后作为有机肥使用；一般不贮存，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类场要求建设。
	新建

	
	
	石灰渣
	不在项目区暂存，收集后直接西侧双脚树箐固体废物填埋场安全填埋。
	依托

	
	
	废润滑油
	依托已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》中规划新建的100m3的危废暂存间后，定期委托有资质的单位清运处置。
	依托

	
	
	生活垃圾
	设置多个分散的生活垃圾收集点，委托环卫部门定期清运处置。
	新建

	
	噪声处理
	选用低噪音设备，采取基础减震、厂房隔音、设备消声器等措施。
	新建

	
	地下水
	分区防渗
	重点防渗区
	1#冷却循环系统冷却水池、2#冷却循环系统冷却水池、热水池、废蜜罐、磷酸储槽、硫磺仓库等区域划分为重点防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
	新建

	
	
	
	一般防渗区
	预处理及压榨车间、制炼车间、干燥间、装包处理间、石灰乳化间、实验室等区域划分为一般防渗区等区域划分为一般防渗区；按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
	新建

	
	
	
	简单防渗区
	生产指挥中心、地磅房、道路广场区、空压站等等区域划分为简单防渗区，地面采用混凝土硬化处理。
	新建

	
	
	监控井
	依托已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》设置的地下水监测井（ZK1、ZK5、ZK7）；同时将ZK3作为地下水监控井。
	依托


[bookmark: _Toc25827]3.2.2依托工程
本项目与《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》中的纸厂处于同一地块，本项目与纸厂存在一定的依托关系。
3.2.2.1给水工程
已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》设计新建给水处理站一座，总的设计给水处理规模为Q=25000m³/d，由戛洒江及南恩河取水，处理完的清水自流至清水池。
本项目生产用水依托纸厂给水站接入。
3.2.2.2供电工程
已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》设计110/10kV变电站一座；本项目用电从纸厂110KV变电站10KV III段引出1回路10KV电源至压榨车间10KV配电房。
3.2.2.3供热系统
（1）“已批复项目”供热系统工作制度及蒸汽平衡
根据已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》，供热系统设置有1座55t/h碱回收炉、2×65t/h燃煤锅炉，同时配套建设一台型号为CB15-6.5/1.4/0.6的抽汽背压式汽轮发电机组，发电机容量18MW。
1#锅炉为制浆造纸项目供汽，工作时间为340天，2#锅炉为制糖时启用，工作时间为100天，碱炉与造纸项目工作时间相同，为340天。
55t/h碱回收炉、2×65t/h燃煤锅炉工作制度如下表：
表3.2-2 “已批复项目”供热系统工作制度
	锅炉名称
	“已批复项目”供热系统工作制度
	运营负荷

	1#65t/h燃煤锅炉
	全年，每年运营340天，8160h
	满负荷

	2#65t/h燃煤锅炉
	榨季，每年运营100天，2400h
	满负荷

	1×55t/h碱回收炉
	全年，每年运营340天，8160h
	满负荷


碱回收炉、燃煤锅炉产生的过热蒸汽先经过汽轮发电机组发电后，再进入制糖、造纸生产线，其蒸汽平衡如下：



图3.2-1  “已批复项目”榨季糖、纸一体蒸汽平衡

图3.2-2  “已批复项目”非榨季糖、纸一体蒸汽平衡
（2）本项目建成后供热系统的可行性
本制糖项目使用蒸汽生产环节主要包括：混合汁加热、中和汁加热、澄清汁加热、五效蒸发、煮糖、分蜜等；其中五效蒸发器中Ⅰ效蒸发器需使用锅炉提供的蒸汽加热，用汽量为0.3Mpa133℃的蒸气86.16t/h。
根据建设单位提供的资料，建设单位取消了《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》中酒精生产线、有机肥生产线、燃煤锅炉配置的CB15-6.5/1.4/0.6的抽汽背压式18MW汽轮发电机组，改为碱炉配置1台8MW余热机组，变更后，蒸汽平衡如下计算：
①制浆造纸厂的碱回收炉可产生6.8Mpa450℃的过热蒸气55t/h，其中碱炉自用2.75t/h，剩余的52.25t/h经8MW余热发电机组调温调压至1.6Mpa204℃后，可产生1.6Mpa204℃的蒸汽65.59t/h，用于制浆造纸生产线使用。
②榨季时，1#锅炉满负荷可产生1.6Mpa204℃的蒸气65t/h，其中锅炉自用3.25t/h，供给纸浆造纸厂41.73t/h，剩余的20.02t/h。
2#锅炉满负荷可产生1.6Mpa204℃的蒸气65t/h，其中锅炉自用3.25t/h，剩余的61.75t/h。
综上，1#锅炉、2#锅炉共剩余1.6Mpa204℃的蒸气20.02+61.75=81.77t/h。
根据能量守恒方程：
初始蒸汽焓值×初始流量+减温水焓值×喷水量=最终蒸汽焓值×最终流量
初始蒸汽焓值 1.6Mpa204℃水蒸气焓值为2861.0kJ/kg；
减温汁汽焓值：130℃减温汁汽焓值为546.4kJ/kg；
最终蒸汽焓值：0.3Mpa133℃水蒸气焓值为2725.3 kJ/kg。
设每公斤1.6Mpa204℃的初始蒸汽所需喷入的130℃减温汁汽质量为 m (kg)，则：1kg×2861.0 + m × 546.4 = 2725.3 × (1 + m)，解方程得m ≈ 0.0623 kg/kg；即将1kg1.6Mpa204℃水过热蒸气减温加压为0.3Mpa133℃水蒸气，需要加入0.0623kg130℃的汁汽。
经计算，1#锅炉、2#锅炉剩余的81.77t/h（1.6Mpa204℃）减温减压至0.3Mpa133℃后，需要加入130℃的汁汽量=81770kg/h×0.0623 kg/kg ≈5.09t/h，得到86.86t/h（0.3Mpa133℃）的蒸汽；可满足本项目蒸汽用量要求；具体榨季蒸汽平衡如下：






图3.2-3   本项目实施后榨季糖、纸一体蒸汽平衡
由于“已批复项目”取消了燃煤锅炉配置的CB15-6.5/1.4/0.6的抽汽背压式18MW汽轮发电机组，改为碱炉配置1台8MW余热机组，因此在非榨季时，1#锅炉运行负荷降低为64.2%，2#锅炉停止运行；非榨季时蒸汽平衡如下：

图3.2-3   本项目实施后非榨季糖、纸一体蒸汽平衡
根据以上分析，相对于“已批复项目”，本项目制糖厂榨季时间发生变化，项目实施后，只需要对“已批复项目”设置的供热系统工作制度进行调整，即可满足全厂蒸汽需求。本项目实施后，供热系统的工作制度调整如下表：
表3.2-4 本项目实施后供热系统工作制度
	锅炉名称
	项目实施后供热系统的工作制度
	运营负荷

	1#65t/h燃煤锅炉
	全年，每年运营340天，8160h
	其中榨季167天满负荷运行，非榨季173天运行负荷64.2%

	2#65t/h燃煤锅炉
	榨季，每年运营167天，4008h
	满负荷

	1×55t/h碱回收炉
	全年，每年运营340天，8160h
	满负荷


（3）蒸汽用量类比分析
根据建设单位提供的资料，国内相似制糖企业蒸汽用量情况如下表：
表3.2-5  国内相似制糖企业蒸汽消耗情况
	序号
	企业名称
	设计规模榨蔗能力（t/d）
	2025年榨季实际榨蔗能力（t/d）
	吨蔗耗新蒸汽量（t）

	1
	广西凤糖生化股份有限公司
（含凤山、柳城）
	15000
	16000
	0.29

	2
	广西凤糖六塘制糖有限公司
	5000
	5200
	0.30

	3
	广西凤糖鹿寨制糖有限公司
	8000
	6000
	0.27

	4
	广西凤糖罗城制糖有限公司
	8000
	6300
	0.22

	5
	广西凤糖柳江制糖有限公司
	4000
	3600
	0.26

	6
	广西凤糖融水和睦制糖有限公司
	5000
	4000
	0.24

	7
	广西上上糖业有限公司
	15000
	11700
	0.28

	8
	广西田林和平糖业有限公司
	6000
	6300
	0.35


根据以上统计，国内同类制糖厂吨蔗耗蒸汽（1.6MPa，204℃）量为0.22~0.35t，本项目吨蔗耗蒸汽（1.6MPa，204℃）量为0.34t，由此可见项目建成后吨蔗耗蒸汽量属合理范围。
（4）结论
根据以上理论计算分析，在保证已批复《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》中纸浆造纸厂蒸汽平衡不变，同时取消燃煤锅炉配置的抽汽背压式汽轮发电机组、酒精生产线、有机肥生产线的情况下，“已批复项目”的供热系统（1×55t/h碱回收炉、2×65t/h燃煤锅炉）产生的蒸汽可满足本项目的蒸汽要求；本项目依托《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》中供热系统是可行的；但需要调整供热系统的工作制度。
3.2.2.3食堂、倒班宿舍
已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》设置倒班宿舍、食堂；本项目员工食宿均依托纸厂。
3.2.2.4污水处理站
已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》设计新建1座规模为15000m³/d污水处理站，采用“中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺”工艺，出水水质需达到《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）的制浆和造纸联合生产企标准规定最严标准，排入戛洒江；本项目产生的生产废水、生活污水收集后，进入《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》污水处理站进行处理。
3.2.2.5蔗渣堆场
本项目不新建甘蔗渣堆场，每天产的蔗渣，通过蔗渣带送往浆厂的蔗渣堆场，部分作为制浆造纸生产原料使用，剩余部分外售；已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》设计新建1个蔗渣堆场，占地面积9275m2，设置雨棚和篷布覆盖，采用湿法堆存，贮量32700t；蔗渣堆场设置1座63m³渗滤液收集池，主要收集蔗渣堆场渗滤液，收集池回喷至蔗渣堆场不外排。
3.2.2.6固体废物填埋场
云南新平南恩糖纸有限责任公司双脚树箐固体废物填埋场位于项目西侧，总占地面积30974m2，库区用地面积23126.5 m2，库容15万立方米，服务年限9年；采用分层填埋压实工艺，填埋高层为558m~585m，该填埋场于2022年5月9日取得玉溪市生态环境局新平分局关于该项目的批复（玉环新局审[2022]9号），并于2023年5月通过竣工环境保护自主验收，该渣场符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中关于Ⅱ类场贮存、处置场选址、设计的环境保护要求；由此可见项目石灰渣依托双脚树箐固体废物填埋场填埋处置可行；项目与其位置关系见下图。
[image: QQ20260506-142119 拷贝]
图3.2-2 项目与双脚树箐固体废物填埋场的位置关系图
双脚树箐固体废物填埋场现状照片：
	[image: f84c0d6eb4002b59d624872c682a5a9]
	[image: 81af25cab87bae6e491fba0b98abbaf]
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	库区左侧截洪沟
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[bookmark: _Toc22494][bookmark: _Toc17901][bookmark: _Toc30189]3.3生产规模、方案和工艺方法
[bookmark: _Toc4669]3.3.1工艺方法
本项目是以甘蔗为原料，采用压榨法提汁、磷酸亚硫酸法澄清、六罐五效压力―真空蒸发、三系煮糖生产白砂糖。设计工艺流程和主要设备选择原则，是在保证产品质量前提下，把环境保护、节约能源放在首位，采用国内外先进成熟的流程和设备。
[bookmark: _Toc11827]3.3.2生产规模、产品方案
生产规模：生产能力为日榨6000吨甘蔗制糖生产线
产品方案：白砂糖150000t/a（50kg/袋）
本项目白砂糖产品质量标准执行《白砂糖》（GB/T317-2018），白砂糖产品质量标准；具体如下表。
表3.3-1 产品质量标准
	项目
	精制
	优级
	一级
	二级

	蔗糖分/（％） ≥
	99.8
	99.7
	99.6
	99.5

	还原糖分/（％）≤
	0.03
	0.04
	0.10
	0.15

	电导灰分/（％）≤
	0.02
	0.04
	0.10
	0.13

	干燥失重/（％）≤
	0.05
	0.06
	0.07
	0.10

	色值/IU        ≤
	25
	60
	150
	240

	混浊度/MAU   ≤
	30
	80
	160
	220

	不溶于水杂质/（mg/kg）≤
	10
	20
	40
	60


表3.3-2 产品卫生指标
	项目
	精制
	优级
	一级
	二级

	二氧化硫（以SO2计）/(mg/kg) ≤
	6
	15
	30
	30


[bookmark: _Toc19229][bookmark: _Toc10767]3.4总图运输
本项目用地范围位于《云南新平南恩糖纸有限责任公司改造转型升级项目》用地红线范围内。区域用地面积约36070.95m2（54.11亩），设计标高范围在565.30~571.80m之间。
[bookmark: _Toc8176]3.4.1总平面布置
厂区按照总平面布置至西向东将用地分为3个功能区：
① 原料处理区
位于用地范围西部，主要布置“L”型原料处理压榨车间及其运输车辆回车场、停车场。甘蔗原料运输车辆通过整个糖纸项目红线西面南恩村的进厂道路爬坡，通过全厂的原料、燃料出入口过磅后进入制糖项目用地范围西北角。大面积的停车场和回车场布置于“L”型原料处理压榨车间的北面，为原料车辆的停放和转运操作提供了便利。
② 制糖区域
位于制糖项目用地范围中部，西面衔接原料处理压榨车间。主要布置石灰乳化间、过滤澄清蒸发工段、成糖工段、干燥间、装包处理间、硫磺仓库、备品备件库、生产指挥中心等。过滤澄清蒸发工段紧邻原料处理压榨车间东面，其东面东西向布置成糖工段，成糖工段北端紧接着布置干燥间，成品通过干燥间向北输送到装包处理间进行打包，最后通过装包处理间西面装车运输出厂。该区域作为制糖的主要生产区域，根据工艺流程紧密布置各个生产工段，工艺流线呈“口”字型，最终成品装车区域位于装包处理间东面，便于运输车辆集中进行运输和操作。过滤澄清蒸发工段北面、装车区东面则布置石灰乳化间、硫磺仓库、备品备件库及生产指挥中心。
③生产辅助设施区
该区域位于制糖项目东面，主要布置制炼、热水复用循环水站、废蜜罐区等生产辅助设施。
④项目配套公用工程区
因本制糖项目位于整个造纸项目用地红线内，压榨制糖后的蔗渣为造纸项目所需的原料，糖纸不分家。故本项目的水、电、汽等公用工程设施均与造纸项目整体统筹考虑集中布置，便于全厂调度和管理。
项目平面布置见附图3.4-1。
[bookmark: _Toc14303]3.4.2竖向布置
本项目根据场地现状地形及场地内现状主干道的高程，采用阶梯式进行布置，拟将厂区场地划分为2个平台布置。除废蜜罐因其西侧道路衔接全厂竖向需布置在571.00m标高平台外，其余项目各个生产车间及工段均布置在西面565.6~567.5m之间的缓坡平台。场地大致呈现0.3%~0.8%的坡度，有利于场地排水。本项目的建筑室内外高差为0.15m-0.3m。
[bookmark: _Toc8587]3.4.3道路运输
（1）出入口
根据厂址周边道路现状，厂区总平面规划布置了2个出入口，生产区、料场区各1个：
1#出入口~位于厂区西南面紧邻新三公路，为生产区出入口，主要承担成品的运输功能；
2#出入口~位于厂区北面固体废物填埋场附近，该出入口借道厂外三级道路，通过进厂道路衔接厂内卸料区，主要负责厂区的原料、燃料的运输功能。
以上出入口的布置，或根据厂区道路总平面布局沿着公路布设，或依托厂外三级道路就近驳接，可极大满足项目物流的内外运输要求，缓解个别出入口的运输压力，还可以于厂外进行物流品种的运输组织，避免在厂区内造成车流交叉，便于全厂的交通安全管理。
（2）场内道路布设及运输
本项目甘蔗原料出入口与全厂原料燃料出入口公用。过磅进厂后向西即可达到原料处理压榨车间北面的车辆停车场和作业场地。最终成品通过中转仓西侧装车区域装车，通过糖纸项目中部东西向12m主干道往南衔接场外公路后运送出厂；厂区路网系统一纵多横、阶梯内环状布置，且顺应全厂的竖向布置，使路网贯通顺畅；每幢建筑单体四周均有道路环绕，满足消防要求；有效组织各出入口运输功能，做到净污、人车分流，达成安全生产要求。
[bookmark: _Toc13704][bookmark: _Toc17378][bookmark: _Toc12966]3.5主要生产设备
项目主要新增设备见表3.5-1。
表3.5-1本项目主要设备一览表
	序号
	设 备 名 称
	型 号 及 规 格
	数量(台/套)
	备注

	一
	预处理及压榨车间
	

	1
	电动双梁起重机
	起重量10吨,跨度22.5米，工作制A6，起升高度16米，轨顶标高13.5米
	1台
	

	2
	液压翻板机
	台面尺寸4x16m，最大起重量80T
	1台
	

	3
	辅助输蔗机
	宽度5m，L=38500mm(水平投影)，倾斜段角度22°，输送速度:0-10m/min，250kW
	1台
	

	4
	理平机
	规格:φ1500X5000mm，37r/min
	1台
	

	5
	除砂滚筒
	规格:φ1300X5000mm，40r/min
	2台
	

	6
	振动除砂筛栏
	长6.5m,宽5m,
	1台
	

	7
	1#输蔗机
	宽2000mm，链板式，长39m，线速0~17m/min，90kW
	1台
	

	8
	预砍机
	Φ1650×2000mm
10kV，710kW，740r/min
	1台
	

	9
	1#撕解机
	Φ1650×2000mm
10kV，1000kW，740r/min
	1台
	

	10
	2#撕解机
	Φ1650×2000mm
10kV，1000kW，740r/min
	1台
	

	11
	3#撕解机
	Φ1650×2000mm
10kV，1000kW，740r/min
	1台
	

	12
	2#输蔗机
	宽2000mm,链板式，长32m，线速0~17m/min，75kW
	1台
	

	13
	快速胶带机
	B2000x13000mm，37kW
	1台
	

	14
	蔗层除铁器
	B2000，励磁功率17.8kW
	2台
	

	15
	斜调圆销式压榨机
	Φ1000×2000mm， 
全部配下送辊
	5座

	

	16
	行星减速机
	速比：i=110，额定输出扭矩:M=180t•m， 
	5台
	

	17
	直流电动机
	800kW，660V，500-1000r/min
	5台
	

	18
	中间输送机
	耙齿式，公称宽度2000mm
座距10m，45kW，
	4台
	

	19
	滚筒筛
	Φ1800×4500mm
15kW
	1台
	

	20
	电动干油润滑装置
	供油能力：630ml/min，供油压力：10Mpa
	1套
	

	21
	油压系统
	压力31.5MPa，流量10L/min
	1套
	

	22
	蔗渣胶带输送机
	B1600mm
	若干
	

	23
	泵类
	一批
	若干
	

	24
	电动双梁双钩起重机
	Q=32/5t，LK=19.5m
	1台
	

	25
	电动单梁起重机
	Q=16t，LK=19.5m
90kW
	1台
	

	二
	制炼车间
	

	1
	蔗汁中和器
	立式，Φ850mm，多喷嘴可调式
	2
	

	2
	糖浆硫熏器
	立式，Φ600mm，多喷嘴可调式
	2
	

	3
	中和汁连续沉淀器
	Φ12000mm，五层
	1
	

	4
	滤汁快速沉降器
	Φ6000mm，单层
	1
	

	5
	无滤布真空吸滤机
	过滤面积85m2
	2
	

	6
	混合汁加热器
	加热面积400m2，不锈钢加热管
	4
	

	7
	中和汁加热器
	加热面积400m2，不锈钢加热管
	3
	

	8
	清汁加热器
	加热面积400m2，不锈钢加热管
	2
	

	9
	滤汁加热器
	加热面积400m2，不锈钢加热管
	2
	

	10
	糖浆加热器
	加热面积300m2，不锈钢加热管
	2
	预留位置

	11
	蒸发罐
	加热面积3500m2，不锈钢加热管
	3
	

	12
	蒸发罐
	加热面积2000m2，不锈钢加热管
	1
	

	13
	蒸发罐
	加热面积1000m2，不锈钢加热管
	2
	

	14
	糖浆上浮系统
	Ø5400×2300mm
	1
	预留位置

	15
	带搅拌间歇结晶罐
	有效容积60m3，不锈钢加热管
	6
	甲：4台
乙：2台

	16
	丙糖种子间歇结晶罐
	有效容积40m3，不锈钢加热管
	1
	

	17
	丙糖连续煮糖罐
	100m3
	1
	

	18
	种子箱（甲、乙）
	有效容积45m3
	4
	

	19
	助晶机（甲）
	公称容积60m3
	4
	

	20
	助晶机（乙）
	公称容积60m3
	3
	

	21
	立式连续助晶机
	400m3
	1
	

	22
	种子接收箱（丙）
	公称容积40m3
	1
	

	23
	丙糖膏接收箱
	公称容积40m3
	1
	

	24
	多重高效喷射冷凝器
	Φ1200mm
	1
	蒸发用

	25
	多重高效喷射冷凝器
	Φ1200mm（配60m3间歇结晶罐用）
	8
	煮糖用

	26
	多重高效喷射冷凝器
	Φ800mm（种子箱专用）
	1
	煮糖用

	27
	糖膏加热器
	300m2
	1
	

	28
	刮刀卸料离心机
	最大装料量1775kg/次
	4
	甲糖用

	29
	LIT-1450连续离心机
	生产能力：15-28 t/h
	3
	乙糖用

	30
	LIT-1150连续离心机
	生产能力：10-16 t/h
	3
	丙糖用

	31
	弹簧式振动输送机
	宽度B＝2200mm
	4
	

	32
	全自动装包系统
	处理能力：500袋/小时
	2
	

	33
	机械手
	
	2
	

	34
	等压排水系统
	
	2
	

	三
	干燥间
	

	1
	振动输送机
	TDY1200，L=17m
	1
	

	2
	震动输送干燥机
	TDY1200，L=18m
	1
	

	四
	装包处理间
	

	1
	胶带输送机
	B=1200mm；投影长约16.0m；水平角16°
	1
	

	2
	震动筛选机
	B=1500mm；L=10.0m；配不锈钢罩
	2
	

	3
	斗式提升机
	提升机提升高度（出入口间距）18.0m
	1
	

	4
	全自动装包秤
	50kg/包，速度：300包/小时
	1
	

	5
	电动滚筒输送机
	B=650mm；L=1500mm
	2
	

	6
	金属检测及输送机
	B=650mm；50kg糖袋，能监测2.5mm
	2
	

	7
	胶带输送机
	B=650mm；L=1500mm
	2
	

	8
	重量检测及输送机
	B=650mm；检测值50kg/包；
	2
	

	9
	剔除机
	重量检测及金属检测不合格品剔除。B=650mm
	2
	

	10
	爬坡胶带输送机
	爬坡输送机；B=650mm；水平投影长3.0m
	2
	

	11
	方辊整形输送机
	B=650mm；L=2500mm
	2
	

	12
	感应辊道输送机
	B=1200mm；L=2000mm
	2
	

	13
	糖头回溶机
	Φ1000×3000mm；有效容积3m3
	2
	


[bookmark: _Toc186446346][bookmark: _Toc21099][bookmark: _Toc18307][bookmark: _Toc5699]3.6操作制度、职工人数及项目进度安排
[bookmark: _Toc16751]3.6.1工作制度
项目全年运营340天，其中榨季工作天数为167天，非榨生产天数按173天。制糖生产为连续性生产企业，榨季时生产部门及辅助生产部门实行每日三班倒24小时连续工作制，管理部门等实行日班八小时工作制；非榨季停产期间实行日班八小时工作制，进行设备检修以及业务学习、培训等。
[bookmark: _Toc3271]3.9.2劳动定员
本项目岗位定员共150人，其中管理人员3人，技术人员51人，生产人员83人，警卫消防人员3人，服务人员10人。另季节工共120人。
管理人员要求具有大学本科以上学历；工程技术人员必须具备中级以上技术职称，其中具有高级技术职称的占50%；生产工人必须具备高中以上学历或中等职业技术学校学历。
[bookmark: _Toc6405]3.9.3项目进度安排
根据项目工程内容，以及厂内的建设施工条件，为使项目尽快建成投产，早出效益，在项目批准、资金按时到位的前提下，项目建设实施建议为12个月，2026年7月开始，2027年7月项目建成投产。
[bookmark: _Toc31986][bookmark: _Toc167732523][bookmark: _Toc12324][bookmark: _Toc1384]3.7主要技术经济指标
主要技术经济指标见表3.7-1。
表3.7-1建项目主要技术经济指标
	序号
	项目
	单位
	数值
	备注　

	1
	生产规模及产品方案
	
	
	

	1.1
	处理甘蔗
	吨蔗/日
	6000
	

	1.2
	处理甘蔗
	万吨/年
	100.2
	

	1.3
	产品白砂糖
	万吨/年
	15
	

	1.4
	副产品蔗渣
	吨/年
	207414
	

	1.5
	副产品废蜜
	吨/年
	43814.12
	　

	1.6
	副产品滤泥
	吨/年
	50100
	

	2
	榨季生产天数
	天
	167
	　

	3
	用地面积
	m2
	36070.95
	合54.11亩

	2
	总投资
	万元
	30125.18
	　

	2.1
	建设投资
	万元
	28699.10
	　

	2.2
	建设期利息
	万元
	790.85
	　

	2.3
	流动资金
	万元
	635.23
	　

	3
	资金筹措
	万元
	30125.18
	　

	3.1
	资本金
	万元
	12050.07
	　

	3.1.1
	用于流动资金
	万元
	254.09
	　

	3.1.2
	用于建设投资及建设期利息
	万元
	11795.98
	　

	3.2
	债务资金
	万元
	18075.11
	　

	3.2.1
	用于建设投资贷款
	万元
	17693.98
	　

	3.2.2
	用于流动资金贷款
	万元
	381.14
	　

	4
	定员
	人
	150
	另季节工120人　

	5
	投资指标
	 
	
	

	5.1
	单位产品占用建设投资
	元/吨
	1913.27
	

	5.2
	百元销售收入占用总投资
	元/百元
	32.92 
	

	5.3
	百元销售收入占用建设投资
	元/百元
	31.36 
	

	5.4
	百元销售收入占用流动资金
	元/百元
	0.69
	

	6
	主要原辅材料及能源消耗
	
	
	

	6.1
	甘蔗
	万吨/年
	100.2
	

	6.2
	石灰块
	吨/年
	2628.58
	

	6.3
	硫磺
	吨/年
	1002
	

	6.4
	工业磷酸
	吨/年
	457.58
	

	6.5
	50kg编织袋
	万个/年
	280.28
	

	6.6
	缝包线
	万个/年
	0.322
	

	6.7
	合格证
	万片/年
	280.28
	

	6.8
	煤
	吨/年
	60641.04
	

	6.9
	新水
	万吨/年
	13.30
	

	6.10
	电
	万度
	3266.38
	

	7
	年运输量
	
	
	

	7.1
	运入量
	万吨/年
	106.67
	

	7.2
	运出量
	万吨/年
	47.73
	

	8
	主要财务指标
	　
	　
	　

	8.1
	总投资收益率
	%
	23.76
	　

	8.2
	项目资本金净利润率
	%
	48.97
	　

	8.3
	项目投资财务内部收益率（税后）
	%
	23.75 
	　

	
	                      （税前）
	%
	26.85 
	　

	8.4
	项目投资回收期        （税后）
	年
	5.38
	包括建设期2年

	
	                      （税前）
	年
	5.02
	包括建设期2年

	8.5
	项目投资财务净现值    （税后）
	万元
	20543.15
	ic＝
	10%

	
	                      （税前）
	万元
	25923.71
	ic＝
	10%

	8.6
	建设投资贷款偿还期
	年
	6.00
	包括建设期2年

	9
	实施后年平均指标（不含税）
	　
	　
	达产年指标

	9.1
	销售收入
	万元
	91521.59
	93389.38 

	9.2
	增值税
	万元
	2573.24
	2940.29 

	9.3
	销售税金及附加
	万元
	257.32
	294.03 

	9.4
	总成本费用
	万元
	84321.61
	85757.91 

	9.5
	息税前利润(利润总额+生产期利息)
	万元
	7158.62
	7354.59 

	9.6
	利润总额
	万元
	6942.66
	7337.44 

	9.7
	所得税
	万元
	1041.40
	1100.62 

	9.8
	净利润
	万元
	5901.26
	6236.82 

	9.9
	合计税收（增值税+销售税金及附加+所得税）
	万元
	3871.97
	4334.94 

	9.10
	销售利润率
	%
	7.59
	7.86

	9.11
	盈亏平衡点
	%
	52.39
	生产能力利用率

	10
	工业增加值
	万元
	13949.56
	

	11
	项目工业增加值能耗
	吨标煤/万元
	3.42
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[bookmark: _Toc28400][bookmark: _Toc1553][bookmark: _Toc263151908][bookmark: _Toc5650]4.1主要原材料、辅料、燃料的消耗及来源
[bookmark: _Toc26721]4.1.1项目原辅料用量
生产能力为日榨量6000t/d，糖产量为150000t/a，所需原辅料见表4.1-1，制糖生产线能源消耗见表4.1-2。
表4.1-1  制糖生产线主要原辅料消耗表
	序号
	原辅材料、燃料名称
	规格、质量
	单位
	年消耗量
	储存方式
	最大暂存量（t）
	来源
	运输方式

	1
	甘蔗
	/
	万吨/年
	100.2
	/
	/
	市场外购
	汽车运输

	2
	硫磺
	粉状
	吨/年
	1002
	硫磺仓库
	100
	市场外购
	汽车运输

	3
	石灰块
	块状
	吨/年
	2628.58
	石灰乳化间
	180
	市场外购
	汽车运输

	4
	工业磷酸
	85%
	吨/年
	457.58
	磷酸储罐
	20
	市场外购
	汽车运输

	5
	絮凝剂
	液体
	吨/年
	1.67
	/
	0.5
	市场外购
	汽车运输

	[bookmark: _Toc16915][bookmark: _Toc533547583]6
	褐煤
	粒状
	吨/年
	60641.04
（折标煤35439.49）
	煤棚
	3600
	市场外购
	汽车运输


4.1.2主要原辅料主要成分
（1）甘蔗
南恩糖纸有限责任公司目前有优质土地资源2.5万多亩，年产甘蔗12.8万吨，目前政府协助建设单位可流转15万亩作为甘蔗种植基地，可年产甘蔗90万吨，共有甘蔗约102.8万吨，可保证项目建成后原料甘蔗供应。
表4.1-1  甘蔗成分
	蔗糖分
	非糖分
	纤维分
	水分

	15.6%
	2.8%
	10.0%
	71.6%


本项目设计榨季167天，非榨季173天，计划每年11月底开榨、次年5月底结束，项目原料甘蔗主要分为早熟、中熟、晚熟三个品种，具体如下：
表4.1-2  项目原料甘蔗品种
	品种
	成熟时间
	主要品种名称

	早熟
	每年11月~12月
	新台糖1号

	中熟
	每年1月~3月
	云蔗08/1609、柳城05/136

	晚熟
	每年3月~4月
	新台糖22号


根据上表分析，项目设计榨季时间合理。
（2）石灰
本工程所用辅助材料包括石灰等，成分见下表。
表4.1-3 石灰化学成分（%）干基
	石灰
	Fe2O3
	SiO2
	CaO

	
	0.14
	0.9
	95.8


[bookmark: _Toc24092][bookmark: _Toc14124]（3）褐煤
根据已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》，锅炉满负荷生产条件下，每台耗煤量为15.13t/h，“已批复项目”中2#锅炉为本制糖厂专用锅炉，年运营167天，则本项目耗煤量15.13×24×167=60641.04t/a；燃料为褐煤，外购粒径合格的褐煤，不在项目区破碎，其成分见下表。
表4.1-4  煤质成分一览表
	检测项目
	缩写
	单位
	检测结果

	分析水分
	Mad
	%
	10.39

	灰分
	Vad
	%
	30.65

	干燥基全硫
	St,ad
	%
	1.15

	空气干燥基高位发热量
	Qb,ad
	MJ/kg
	20.89

	空气干燥基低位发热量
	Qgr,v,ad
	MJ/kg
	13.89

	空气干燥基氢元素
	Had
	%
	4.40

	汞
	/
	ug/g
	0.096


[bookmark: _Toc15791]4.2工艺流程
[bookmark: _Toc23824]4.2.1工艺方法
本项目是以甘蔗为原料，采用压榨法提汁、磷酸亚硫酸法澄清、六罐五效压力—真空蒸发、三系煮糖生产一级白砂糖。设计工艺流程和主要设备选择原则，是在保证产品质量前提下，把环境保护、节约能源放在首位，采用国内外先进成熟的流程和设备。
本项目采用糖厂普遍使用的亚硫酸法澄清工艺，该法是用石灰、二氧化硫、磷酸作为澄清剂，经硫熏中和、加热后生成大颗粒的沉淀物，这些沉淀物能把蔗汁中的大部分胶体悬浮物及色素杂质吸附除去，使下工序能顺利地分离出清澈透明、色浅的清汁。该法具有工艺流程较短、设备简单、澄清剂用量少，可以适应不同性质的蔗汁，原材料消耗低、生产成本低、投资较省、占地面积较少、应用广泛等优点。
本项目甲糖、乙糖煮制选用间歇结晶罐，丙糖煮制选用连续煮糖罐，之所以甲糖、乙糖煮制选用间歇结晶罐，是居于对目前国内一些使用连续结晶罐煮制甲、乙、丙糖糖厂的了解，当甲、乙糖使用连续结晶罐煮制时，如果甲糖用乙糖糊套种煮制甲糖，一级白砂糖颗粒合格率仅为65～75%，一级白砂糖颗粒合格率偏低。所以，经综合分析后，本项目甲糖、乙糖煮制拟选用间歇结晶罐，丙糖煮制拟选用连续结晶罐。
[bookmark: _Toc15293]4.2.2工艺流程及产污节点
本项目制糖生产线主要流程为甘蔗预处理和压榨车间、制炼车间（包括过滤澄清蒸发工段、成糖工段、装包处理车间），生产工艺流程如下：
4.2.1.1甘蔗预处理和压榨
1、原料运输
甘蔗车辆在厂区内经地磅房称重，地中衡由计算机集中控制，具有称重、自动记录、打印、累计和显示等功能。
地磅按照处理甘蔗6000吨/日进行配置，设置一个原料地磅房和成品地磅房。原料地磅房设有2台60t地磅，用于甘蔗车进出称重；成品地磅房设有1台80吨地磅和1台120吨地磅，供白砂糖、废蜜、煤、纸厂化工原料及白泥等物料计量用。本项目中新增2台60t原料地磅和地磅房，而成品地磅和地磅房与浆厂共用，不在本次项目中。
2、原料预处理
随着甘蔗运输的越来越便捷，以及甘蔗收割方式的改变，糖厂为了获得更高的提糖率，对甘蔗从收割到入榨的时间提出更高的要求，减少甘蔗的存放时间。因此，很多糖厂减小了甘蔗堆场的面积，甚至取消了甘蔗堆场。本项目取消了甘蔗堆场，为了应付甘蔗运输的突发情况，在厂区内设置甘蔗车停车场。
本车间采用1套台面4×16m的80t液压翻板机和自卸车进行卸蔗，使甘蔗进入辅助输蔗机以及之后的除杂系统，同时满足人工收割和机械收割卸蔗要求。
液压翻板机是由台面，液压缸，液压系统及其他附件组成。液压翻板机自动化程度高，蔗车倒车到位即可完成卸蔗，无需人工操作，节约了人工和降低劳动强度的同时，也节约了每年吊车维修及钢丝绳的损耗费用。
[image: ]
图4.2-1 液压翻板机卸蔗示意图
甘蔗从蔗车卸入1台宽度5m，长度38.7m，倾角22°的辅助输蔗机中，辅助输蔗机采用与普通的输蔗机一样的链板式结构，但结构更宽更深，用于接收和暂存较多甘蔗，有利于生产的均衡和连续性。辅助输蔗机采用变频调速，可以根据榨量来调节输送机速度。
设置1台理平机位于辅助输蔗机中部，将输蔗机中杂乱的甘蔗梳理平整，同时设置2台除砂滚筒和1套振动除砂筛栏位于在辅助输蔗机的头部，除砂滚筒将辅助输蔗机中的蔗层抛散，使甘蔗中的夹杂物与甘蔗充分分离，再通过振动除砂筛栏将大部分夹杂物分离送走。经过除杂后的甘蔗输送至1#输蔗机进行破碎处理。
分离出来的杂物从振动除砂筛栏底部的夹杂物收集斗送达1#胶带输送机，然后由1#、2#胶带输送机将杂物送到储斗中，定期用车拉走。
本车间配置1台10吨单梁桥式起重机用于生产和检修使用。
3、压榨
本车间采用复式压榨渗透法提汁，由快速胶带机送来的蔗料，经5座压榨机进行复式渗透压榨提汁。1#和2#压榨机榨出的蔗汁，泵到滚筒筛过滤，过滤后的混合汁预灰后，经泵送到制炼车间澄清蒸发工段处理，过滤剩余的蔗屑通过螺旋输送机送回1#和2#压榨机之间，进行复榨；工艺流程图见图4.2-1。
压榨机列由5座ф1000×2000mm斜调式压榨机组成，5座压榨机均附加下送辊，配置柔性联轴器和行星减速机，采用直流电机驱动，每座压榨机单座总功率为800kW。
1#~5#压榨机之间设置4台B2000mm的中间输送机，并配置高位槽以及跨座溜槽，在榨量较小或其中一座压榨机出故障时，可关停中间其中一座压榨机，打开中间输送机的跨座溜槽，蔗料直接送到下一座榨机，这样可降低电耗，以保证全厂电力供应平衡。其中1~3#中间输送机配合压榨机座距为9.5m，4#中间输送机配合压榨机座距为11.5m。
设计时为1#、5#压榨机预留设置强制喂料器的安装空间，便于后续通过在首尾2座榨机增加强制喂料器来提高整厂甘蔗榨量。
本车间配置1台32/5吨桥式起重机和1台20/5吨桥式起重机，用于设备检修使用。
压榨渗透技术是在传统的复式渗透的基础上增加了部分稀汁回流渗透。这样，一方面可减少注入的渗透水量，有利于整个生产过程的节能，另一方面亦可以提高压榨的抽出率。
在第四座压榨机出料处，喷淋约60℃的热水，减少第五座压榨机出渣的含糖份，达到提高抽出率的目的。
由第五座压出的末辗汁，送至第三座压榨机出料处作渗透用；第四座压出的末辗汁，送至第二座压榨机出料处作渗透用，以此类推。
采用复式渗透系统进行渗透，以提高蔗糖份的抽出率。提取的混合汁，泵送到制炼车间供制糖使用。由末座压榨机出来的蔗渣，直接通过蔗渣带送往纸浆厂作造纸原料使用，因此本项目不再另设蔗渣除髓打包车间及蔗渣堆场。
中间输送机为耙齿式，配有高位槽。压榨机的转速由中央总控制台进行控制。

图4.2-2  压榨工段工艺流程图
4.2.1.2制炼
制炼主要分为以下几个工段：过滤澄清工段、蒸发工段、成糖工段、干燥装包工段、石灰乳制备系统、化燃硫系统。
1、过滤澄清工段
混合汁从压榨车间混合汁泵送来先经管道流量计对蔗汁计量，然后进行混合汁一次加热。混合汁一次加热的第一、二级加热均采用列管式加热器加热，加热至温度约55～65℃。经硫熏器硫熏到PH3.5左右，使部分胶体物质凝聚；再加灰中和到PH7.0~7.2，然后加热到沸腾100~102℃。经散雾后送入到中和汁连续沉淀器，引出上层澄清汁送去清汁箱经泵送往蒸发工序。沉降下来的泥汁进入无滤布真空吸滤机，热水洗涤，真空吸走糖汁，得到滤汁；滤汁含有一些杂质，进入滤汁快速沉淀器做处理，得到的滤清汁可以进入蒸发工序，无滤布真空吸滤机出来的滤泥运去公司果园，作果园有机肥生产的原料。
蔗汁澄清过程，主要依靠通入物质与蔗糖等相互发生反应，生成沉淀后，吸附、捕集杂质微粒或通过各种作用，破坏杂质在溶液中存在结构，使其析出。以达到去除蔗汁中各种杂质及有色胶体的目的。
蔗糖有弱酸性，在碱性条件下能离解出H+，并能和金属离子结合成蔗糖盐。蔗糖钙的溶解度远远大于氢氧化钙，故将石灰乳通入蔗汁后，原来未溶解的氢氧化钙会逐渐溶解，得到糖化钙溶液。蔗糖可以发生多级离解，其离解程度受PH、温度等因素影响，故此处所描述蔗糖钙为多级糖化钙统称。

磷酸是三元酸，通入蔗汁后，与Ca2+反应，生成磷酸钙沉淀（不考虑磷酸多级水解）。其反应方程为：。
磷酸钙沉淀的物料性状是比较特殊的，它是无定形的，常形成疏松的絮状物。这种特性主要是由于磷酸根离子和钙离子产生了架桥作用，通过它们将许多磷酸钙粒子连结起来，形成了大量的网络结构和絮状的沉淀物（摘自《制糖工艺与装备》，全国甘蔗糖业信息中心，2002）。故磷酸钙能将溶液中其他悬浮微粒捕集、除去，能有效的澄清蔗汁。
石灰乳的制备：项目生产所用石灰乳在石灰乳化间制备完成后输送至制糖生产线；制备工艺为：生石灰进入石灰消和机加水消和，出来的石灰乳经除砂后流入搅拌机，调校浓度至6～8°Be，再泵至制炼间使用；石灰消和机应加强设备密封，并在加料过程中采取喷淋措施。

其化学反应方程式为：氢氧化钙微溶于水，故石灰乳为氢氧化钙的悬浊液。
工艺流程简图见图4.2-3。

图4.2-3  石灰乳生产工艺流程图
2、蒸发工段
经过滤澄清来的清汁浓度约为15°Bx。为了适应煮糖需要，必须把清汁浓缩为60-70°Bx左右的糖浆，需通过蒸发除去大量水分。为了节省加蒸汽消耗量，采用五效蒸发操作使糖汁浓缩。在蒸发过程中虽然消耗大量的加热蒸汽，但同时也产生大量的汁汽（二次蒸汽），这种汁汽具有较高的温度，可作为热源供煮糖工段使用。
本项目蒸发采用六罐五效压力―真空蒸发系统，为保证抽汽的稳定及避免蒸发罐轮洗时波动较大，蒸发罐选用3台3500m2、1台2000 m2、2台1000 m2共六台，全面抽取前面各效汁汽供煮糖、加热使用，且尽量多的抽取II、III效蒸发罐汁汽供煮糖用，增加蒸汽的多次使用率，以最大限度利用蒸汽热能，节约能源。汽凝水的排除采用等压排水系统，进一步合理利用热能，操作方便可靠。蒸发工艺流程图见图4.2-3。
①清汁加热：从清汁贮箱泵来的清汁经加热器，将蔗汁加热至温度120℃左右，保证蒸发沸点入料，减少蒸发汽耗。加热蒸汽产生的汽凝水排除采用等压排水系统排至蒸发系统的汽凝水平衡箱。
②蒸发浓缩：本项目蒸发采用六罐五效压力―真空蒸发系统，为保证抽汽的稳定及避免蒸发罐轮洗时波动较大，蒸发罐选用3台3500m2、1台2000 m2、2台1000 m2共六台；一效使用燃煤锅炉产生的蒸汽（乏汽）加热（进汽温度为125℃左右），后一效蒸发抽取前一效的汁汽进行加热及供煮糖和加热使用，使蒸汽多次使用，最大限度利用蒸汽热能，节约能源。前四效为压力蒸发，第五效为真空蒸发（末效真空度0.06MPa）。当末效浓度到约65°Bx后，即排出到糖浆平衡箱，由泵抽出至粗糖浆贮箱。加热蒸汽产生的汽凝水排至蒸发系统的汽凝水平衡箱。蒸发浓缩产生的水汽经雾化喷射式冷凝器冷凝后进入冷却循环水池回用。

图4.2-3 五效蒸发示意图
③ 糖浆处理
糖浆处理采用糖浆硫熏，从糖浆贮箱泵送过来的糖浆经过硫漂得到清糖浆后，再送去煮糖罐。
二氧化硫的制备：硫磺用新型温控式燃硫炉制成二氧化硫，经冷却后送至制炼间使用；本项目燃硫系统采用1套喷射式自控燃硫炉设备，为生产过程中提供二氧化硫，提高了硫磺的使用效率，减少了二氧化硫对环境的影响。
制备工艺为：硫磺加入燃硫炉内点燃生产二氧化硫。其化学反应方程为：


硫磺用自控燃硫炉燃烧成二氧化硫，经冷却后（温度 55～65℃）由全密封管道输送至制炼车间使用，整个过程均在密封环境下进行，不会发生SO2泄漏。
项目采用全封闭式喷射燃烧式进行硫熏。其工艺如下：
[image: ]
图4.2-3  二氧化硫的制备工艺流程图
如图4.2-4所示，连续汽化燃硫炉由1熔化器、2进料阀、3排气阀、4接收器、5进料阀、6汽化器、7后燃烧器和8冷却器组成。
其工作过程为：固体硫磺在熔化器内，被高压蒸汽熔化成液体状态后，通过进料阀进入接收器，再进入汽化器，并保持一定的液位；其次汽化器中的液硫与一次空气发生燃烧反应，反应放出的热量使液硫不断蒸发，形成硫蒸汽，然后离开汽化器，沿管道方向进入后燃烧器，与进入的二次空气充分混合，并完全燃烧；最后，硫气从后燃烧器通过不锈钢蓄集箱，进入多路冷却器后将SO2送至制炼间使用。
3、成糖工段
煮糖系统采用三系煮糖制度，用汽主要来自蒸发系统抽来的汁汽，混合蒸汽辅助。糖浆经过结品罐煮制成甲糖膏后，经助晶机助晶冷却进一步结晶析出，通过离心机把糖晶与糖蜜分离，得到固体即白砂糖，再经干燥、筛分、包装，然后成为产品白糖包装出厂。乙糖膏经助晶、分蜜后，调成糖糊作为甲种。丙糖膏煮制采用连续煮糖罐，经立式助晶、分蜜后，调成糖糊作为乙种。煮糖过程中产生的汁汽采用雾化喷射式冷凝器冷凝抽走汁汽和不凝气体，以维持真空煮糖罐真空度的稳定。煮糖过程中各煮糖罐加热蒸汽的冷凝水采用等压排水的方式排出。

[bookmark: _Toc259190046][bookmark: _Toc259521308]  
图4.2-4  项目三系煮糖工艺流程图
(1) 煮糖制度 
煮糖过程是在真空的条件下，让糖浆或糖蜜在浓缩的过程中产生或长成良好的砂糖晶体。本项目煮糖采用三系煮糖制度，即丙糖膏通过投粉起晶的方式煮成种子，丙糖开成糖糊，作为乙糖膏的种子；乙糖开成糖糊作甲糖膏的种子。
甲、乙糖膏的煮制均采用间歇结晶罐，丙糖膏的煮制采用连续结晶罐。间歇罐均配置了机械搅拌装置，以使罐内的物料作强制循环。整个煮糖过程通过DCS控制实现煮糖过程自动化操作。
煮制甲糖膏的原料为糖浆、甲洗蜜；乙糖膏使用的原料主要为甲原蜜；丙糖膏使用乙蜜及少量甲原蜜；丙膏种子主要用丙洗蜜和丙蜜，如果纯度过低也可加入少量甲原蜜。
（2）糖膏助晶
[bookmark: _Toc259190048][bookmark: _Toc259521310]煮成的甲糖膏卸下糖膏助晶机，糖膏助晶机为顶端敞开式，自然风冷，带搅拌；经过约1～2小时的助晶后即可去进行分蜜操作。乙糖膏采用卧式助晶机助晶，丙糖膏采用立式助晶机助晶，从连续煮糖罐卸下的丙糖膏进入相应的糖膏接收器，由丙糖膏泵泵去对应的立式助晶机；立式助晶机通过水冷，将糖膏由65℃冷却至约45℃。  
(3) 丙糖膏再热 
甲、乙糖膏从助晶机出来后不需经过再热即可直接送去分蜜工段处理，而丙糖膏由于粘度较大，需经过糖膏再热器加热后才能送去分蜜工段处理。
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煮糖过程中产生的汁汽采用冷凝器冷凝抽走汁汽和不凝气体，以维持真空煮 糖罐真空度的稳定。其中间歇结晶罐采用高效喷雾式冷凝器；连续结晶罐采用雨淋式冷凝器结合真空泵。
[bookmark: _Toc259190051][bookmark: _Toc259521313](5)分蜜工段 
糖膏经助晶后卸下至糖膏分配槽，由分配槽将糖膏喂料给分蜜机。分蜜的目的就是把糖膏中的晶体与母液分离。
整个分蜜的过程通过DCS控制，全自动操作。甲糖膏分离出甲糖蜜，再由气送罐送去甲原蜜贮箱和甲洗蜜贮箱，供煮丙膏或种子作原料；甲糖作为制炼车间的成品卸下底部的振送机去下一工段处理。
乙糖膏、丙糖膏的分蜜使用连续分蜜机。
乙糖膏从助晶机出来后卸下乙糖膏分配槽，用连续离心机进行分蜜，乙糖用糖浆在乙糖糊机中开成糖糊供作甲糖膏的种子，乙糖蜜流入乙蜜暂贮箱，用气送泵送去乙蜜高位贮箱作为煮丙糖膏的原料。
丙糖膏从再热器出来后卸下丙糖膏分配槽，连续离心机进行分蜜， 丙糖膏分蜜后得到的丙原蜜用为制炼车间的副产品，经计量后泵去废蜜贮罐贮存。丙糖为成品赤砂糖，可在市场销售，在市场不好时，丙糖直接回溶后用泵送去回溶糖机回溶，泵去糖浆高位贮箱。
(6)干燥
从甲糖离心分蜜机卸下的高温湿砂糖落入震动输送机，进行干燥和冷却、筛选，再经过胶带输送机砂糖贮糖斗进行包装。
(7) 成品糖的装包
成品糖经计量、包装（50kg/包），然后入库贮存或直接出厂销售。
为了尽可能减少操作人员与成品糖的接触，同时提高自动化生产水平，成品糖包装设备采用全自动装包系统，包括自动供袋机、电子包装秤、自动折边机、自动缝包机、喷码机、倒袋整形机、拣选机（复核重量、金属检测）等。
为控制产品灰分、水不溶物等指标，本项目主要工艺设备全部采用不锈钢或内衬不锈钢的材质，干燥系统所用的冷、热风也必须全部经过严格的空气过滤设备处理。
综上所述，本项目生产工艺流程及产污节点见图4.2-5。

图4.2-5    制糖工艺及产污节点示意图
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本项目主要是以甘蔗为原料，生产白砂糖，同时副产甘蔗渣、滤泥、废蜜等。
（1）项目原料甘蔗使用量为6000t/d，甘蔗含水率为71.60%。
（2）本项目采用压榨渗透技术法提汁，根据初步设计，甘蔗渣对蔗比为20.7%，则甘蔗产生量为1242t/d，甘蔗渣含水率为49%。
（3）压榨渗透技术，需要在压榨过程中加入渗透水，渗透水对蔗比为35%，则加入渗透水量为2100t/d。
（4）项目混合汁过滤澄清过程中需要加入磷酸、石灰乳；其中：本项目使用的磷酸浓度为85%，加入85%的磷酸量为混合汁量的0.04%，则过滤澄清工段85%磷酸使用量为2.74t/d，生产过程中需要将85%的磷酸稀释至12%，即稀释后12%的磷酸量为19.41t/d。
加入8%的石灰乳对蔗比为3.14%，本项目使用的石灰乳采用生石灰（CaO含量95.8%）配置，则生石灰使用量为15.74t/a，配置用水量为173.32t/a。
（5）项目过滤澄清工段需要采用SO2进行硫熏中和，项目采用99.9%硫磺通过新型温控式燃硫炉制成二氧化硫，硫磺对蔗比为0.1%，则硫磺使用量为6t/d，SO2产生量为12t/d；硫熏中和过程中SO2的吸收率99.8%，则未利用的SO2为0.02t/d。
（6）项目中和汁沉淀、泥汁快沉过程中均需要加入混凝剂；其中：根据初步设计要求中和汁絮凝剂量1.5mg/kg，则中和汁沉淀混凝剂使用量为0.01t/d，混凝剂使用前需要配置为0.1%的混凝剂溶液，即稀释用水量为10t/d。
泥汁絮凝剂量3mg/kg，则泥汁快沉混凝剂使用量为0.004t/d，混凝剂使用前需要配置为0.1%的混凝剂溶液，即稀释用水量为4t/d。
（7）根据项目初步设计，项目滤泥产生量对蔗比为5%，则滤泥产生量=6000×5%=300t/d；滤泥冲洗水量对滤泥比120%，则滤泥冲洗水量=300×120%=360t/d。
（8）根据初步设计，项目废蜜产生量对蔗比为4.37%，则废蜜量=6000×4.37%=262.36t/d。
综上所述，项目物料平衡详见下表4.3-1、图4.3-1。
表4.3-1  项目白砂糖生产物料平衡表
	工段
	投入量
	产出量

	
	名称
	数量（t/d）
	数量（t/a）
	名称
	数量（t/d）
	数量（t/a）

	压榨
	甘蔗
	6000
	1002000
	蔗渣
	1242
	207414

	
	渗透水（汽凝水）
	2100
	350700
	压榨汁
	6858
	1145286

	
	合计
	8100
	1352700
	/
	8100
	1352700

	过滤澄清
	压榨汁
	6858
	1145286
	入罐清汁
	7151.8
	1194350.6

	
	生石灰
	15.74
	2628.58
	滤泥
	300
	50100

	
	硫磺
	6
	1002
	石灰渣
	0.66
	110.22

	
	氧气
	6
	1002
	未利用SO2
	0.02
	3.34

	
	85%磷酸
	2.74
	457.58
	/
	/
	/

	
	絮凝剂
	0.01
	1.67
	/
	/
	/

	
	磷酸稀释用水（新水）
	16.67
	2783.89
	/
	/
	/

	
	絮凝剂配置用水（新水）
	14
	2338
	/
	/
	/

	
	石灰消和用水（汽凝水）
	173.32
	28944.44
	/
	/
	/

	
	滤泥水洗用水（汽凝水）
	360
	60120
	/
	/
	/

	
	合计
	7452.48
	1244564.16
	
	7452.48
	1244564.16

	五效蒸发
	入罐清汁
	7151.8
	1194350.6
	糖浆
	2807.32
	468822.44

	
	/
	/
	/
	汽凝水
	4344.48
	725528.16

	
	合计
	7151.8
	1194350.6
	/
	7151.8
	1194350.6

	煮糖分蜜
	糖浆
	2807.32
	468822.44
	废蜜糖
	262.36
	43814.12

	
	/
	/
	/
	汽凝水
	1647.94
	275205.98

	
	/
	/
	/
	白砂糖
	897.02
	149802.34

	
	合计
	2807.32
	468822.44
	/
	2817.32
	468822.44

	全厂
	甘蔗
	6000
	1002000
	白砂糖
	897.02
	149802.34

	
	生石灰
	15.74
	2628.58
	废糖蜜
	262.36
	43814.12

	
	85%磷酸
	2.74
	457.58
	滤泥
	300
	50100

	
	氧气
	6
	1002
	蔗渣
	1242
	207414

	
	硫磺
	6
	1002
	汽凝水
	5992.42
	1000734.14

	
	絮凝剂
	0.01
	1.67
	未利用SO2
	0.02
	3.34

	
	新鲜水
	30.67
	5121.89
	石灰渣
	0.66
	110.22

	
	汽凝水
	2633.32
	439764.44
	/
	/
	/

	
	合计
	8694.48
	1451978.16
	
	8694.48
	1451978.16

	注：新鲜水30.67t/d是指直接进入生产系统（磷酸稀释、絮凝剂稀释），与物料混合的补水；回用于压榨渗透水的2100t/d，石灰乳配置的173.32t/d、滤泥清洗360t/d；其他锅炉给排水、设备冷却水、生活用水等不与物料混合接触的用水不计入物料平衡核算。






图4.3-1  项目物料平衡图（单位：t/d）
[bookmark: _Toc30626]4.3.2水平衡
本项目建成后用水分为生活用水、工艺用水、冷却水及清洁用水。
（1）设备冷却用水
项目设备冷却水主要包括压榨机设备冷却水、硫磺炉冷却用水、空压机冷却水等设备冷却水，循环水量为25200m3/d；循环冷却废水由热水箱收集后，泵送至循环冷却系统处理后，循环使用；为保证循环冷却水水质，将部分循环冷却水排至污水管网，排污纸厂污水处理站进行处理，再补充部分净化水。
设备冷却循环系统包括1座L×B×H=7.8×7.4×2m=115m3的地上式循环冷却水池和1台逆流式冷却塔，设计浓缩倍数为6。
设备冷却循环系统损耗包括蒸发损失、风吹损失水量及排污量；根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）蒸发损失、风吹损失水量、排污量及补充水量计算如下：


式中：Qe—蒸发损失水量；
Qr—循环冷却水量；
△t—循环冷却水进、出冷却塔温差（C）；根据初步设计冷却要求进水水温43℃，要求出水水温33℃，△t=10℃。
k—蒸发损失系数（1/℃），按“《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）表5.0.6”取值0.0012。
综上，设备冷却循环系统蒸发损失水量为302.4m3/d。


式中：Qw—风吹损失水量；
Pw—循冷却塔的风吹损失水率（%）；机械通风冷却塔风吹损失水率为0.05~0.1%，本次评价取0.075%。
综上，设备冷却循环系统风吹损失水量为18.9m3/d。


 式中：Qb—排污量；
Qe—蒸发损失水量；
N—浓缩倍数；取值6。
Qw—风吹损失水量。
综上，设备冷却循环系统排污量为41.58m3/d。


式中：Qm—补充水量；
Qw—风吹损失水量；
Qb—排污量。
综上，设备冷却循环系统补充水量为362.88m3/d。
根据以上计算，设备冷却用水量为25562.88m3/d、循环水量25200m3/d、损耗量321.3m3/d、排污量41.58m3/d、新水补充量为362.88m3/d。
（2）制糖冷凝水
项目制糖冷凝用水主要为冷凝器冷却用水。
项目采用多重高效喷雾式冷凝器对蒸发、煮炼的汁汽进行冷凝，相比传统的水喷射冷凝器节水25～40％，与隔板式冷凝器相当，但又无需配套使用真空泵，达到节水节能效果。冷凝器尾水通过热水收集池收集后，进入循环冷却系统冷却后循环使用。
冷凝水循环系统包含2套循环系统，设计浓缩倍数均为6。
1#冷却循环系统主要用于处理冷凝器冷却废水，主要包括地上式循环冷却水池1座（L×B×H=34.2×21.3×2m=1456.92m3）和3台冷却塔；冷凝器冷却废水通过高差自流进入冷却塔冷却，在泵房内设3台水泵从循环冷却水池抽水至制糖冷凝器循环复用，循环水量为131064m3/d；根据初步设计，1#冷却塔进水温度43℃，出水温度33℃。
2#冷却循环系统主要用于处理冷凝尾水（含汽汁冷凝水），根据蒸汽平衡，项目五效蒸发工段产生的汁汽量为4344.48t/d，三系煮糖工段汁汽量为1647.94t/d；即每天共有4334.48+1657.94=5992.42t/d废水进入2#冷却循环系统。
2#冷却循环系统主要包括地上式高温冷却水池1座（L×B×H=11.8×6.5×2m=153.4m3）和2台冷却塔；冷凝尾水先通过水泵送至高温冷却塔进行冷却，再通过水泵从高温冷却水池抽水至制炼车间冷水箱，循环使用；根据初步设计，2#冷却塔进水温度 85℃，出水温度 32℃。
1#、2#冷却循环系统损耗包括蒸发损失、风吹损失水量及排污量；根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）蒸发损失、风吹损失水量、排污量及补充水量计算如下：


式中：Qe—蒸发损失水量；
Qr—循环冷却水量；
△t—循环冷却水进、出冷却塔温差（C）；1#冷却循环系统取值10℃、2#冷却循环系统取值50℃。
k—蒸发损失系数（1/℃），按“《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）表5.0.6”；1#冷却循环系统取值0.0012、2#冷却循环系统取值0.0016。
综上，1#冷却循环系统蒸发损失水量为1572.77m3/d，2#冷却循环系统蒸发损失水量为479.39m3/d。


式中：Qw—风吹损失水量；
Pw—循冷却塔的风吹损失水率（%）；机械通风冷却塔风吹损失水率为0.05~0.1%，本次评价取0.075%。
综上，1#冷却循环系统风吹损失水量为98.30m3/d，2#冷却循环系统风吹损失水量为4.49m3/d。


 式中：Qb—排污量；
Qe—蒸发损失水量；
N—浓缩倍数；取值6。
Qw—风吹损失水量。
综上，1#冷却循环系统排污量为216.25m3/d，2#冷却循环系统排污量为91.39m3/d。


式中：Qm—补充水量；
Qw—风吹损失水量；
Qb—排污量。
综上，1#冷却循环系统补充水量为1887.32m3/d，2#冷却循环系统补充水量为575.27m3/d。
根据以上计算，冷凝器冷却用水量为132951.32m3/d、循环水量131064m3/d、损耗量1671.07m3/d、排污量216.25m3/d、补充水量为1887.32m3/d；此部分用水采用蒸发、煮糖工序的汽凝水补充。
冷凝尾水（汽汁冷凝水）量5992.42m3/d，废水进入2#冷却循环系统冷却处理后回用，2#冷却循环系统损耗量为483.88m3/d，排污量为91.39m3/d；冷却后其中2100m3/d回用补充压榨渗透水、173.32m3/d回用于石灰乳配制、360m3/d回用于滤泥冲洗、1887.32m3/d回用于1#冷却循环系统补充水、212.2m3/d回用于锅炉补充水，剩余的684.31t/d进入纸厂污水处理站。
（3）工艺用水
工艺供水主要包括：压榨渗透用水、石灰乳配制用水、磷酸稀释用水、絮凝剂配制用水、滤泥冲洗用水，此部分工艺用水直接进入生产系统。
①压榨渗透用水
压榨渗透技术，需要在压榨过程中加入渗透水，渗透水对蔗比为35%，则加入渗透水量为2100m3/d，此部分用水采用蒸发、煮糖工序的汽凝水补充。
②石灰乳配制用水
根据物料平衡，项目过滤澄清工序需加入8%的石灰乳188.4t/a，本项目采用生石灰（CaO含量95.8%）配置，则生石灰使用量为15.74t/a，配置用水量为173.32t/a，此部分用水采用蒸发、煮糖工序的汽凝水补充。
③磷酸稀释用水
根据物料平衡，项目过滤澄清工序需要加入85%磷酸共计2.74t/d；使用前需将85%的磷酸稀释至12%，稀释用水量为16.41t/d，此部分用水采用新水。
④絮凝剂配制用水
根据物料平衡，项目中和汁沉淀、泥汁快沉工序均需加入絮凝剂，混凝剂使用前需要配置为0.1%的混凝剂溶液，用水量约为14t/d。
⑤滤泥冲洗用水
根据物料平衡，项目滤泥产生量为300t/d，滤泥冲洗水量对滤泥比120%，则滤泥冲洗水量为360t/d。
（5）锅炉用水
本项目锅炉依托已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》的2×65t/h燃煤锅炉提供蒸汽。
项目Ⅰ效加热加热采用锅炉蒸汽，使用量为0.3Mpa133℃的蒸气90.68t/h，2176.32t/d，使用过程中管道损失量按5%计，则管道损失量为4.53 t/h，108.82t/d。
加热蒸汽冷凝水回水量为86.15t/h，2067.6t/d；锅炉排污量按回水量的5%计算为4.31t/h，103.38t/d。
综上所述，项目锅炉补水量为212.2t/d，补充软水来自于此部分用水采用蒸发、煮糖工序的汽凝水补充；锅炉排水送至纸厂污水处理站处理。
（6）实验室用水
项目实验室主要是对蔗汁、糖浆、白砂糖进行纯度、糖分的物理性质检测，其次还包括对工艺中絮凝剂、磷酸含量、硫含量、钙含量进行抽样检测。项目实验室用水主要包括实验用蒸馏水及清洗水，根据项目设计资料，实验室用水量为10m3/d，废水产生量按照90%计算，则实验室废水量为9m3/d，实验室废水排入纸厂污水处理站处理。
（7）地坪冲洗、洗罐用水
项目设计对需要保持洁净的车间地坪、罐体每天冲洗一次，设计用水量为260m3/d，地坪冲洗废水排入污水处理站处理。地坪冲洗废水考虑到地面残留，废水产生量按照90%计算，则地坪冲洗废水量为234m3/d，地坪冲洗废水排入纸厂污水处理站处理。
（8）生活用水
项目榨季员工定员270人，非榨季员工定员150人，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），用水定额为120L/人 d。则项目榨季生活用水量为32.4m3/d，非榨季生活用水量为18m3/d；排污系数按0.8%计，则项目榨季生活污水量为25.92m3/d，非榨季生活污水量为14.4m3/d；项目员工的生活污水依托纸厂的污水处理站进行处理。
（9）水平衡
根据前文内容，得出项目榨季各部分用水水平衡见下图，非榨季仅有生活污水，不单独做水平衡图。
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图4.3-2  项目榨季水平衡图（m3/d）
[bookmark: _Toc14644]4.3.3蒸汽平衡
根据项目初步设计资料，项目使用蒸汽生产环节主要包括：混合汁加热、中和汁加热、澄清汁加热、五效蒸发、煮糖、分蜜等。
其中五效蒸发器中Ⅰ效蒸发器热使用燃煤锅炉产生的蒸汽加热；五效蒸发器后一效蒸发抽取前一效的汁汽进行加热，以此实现汁汽逐效传递，第五效为真空蒸发产生的汁汽直接进入冷凝系统。
混合汁加热、中和汁加热、澄清汁加热、三系煮糖系统加热蒸汽来自于第Ⅱ效、第Ⅲ效汁汽。
项目非榨季主要进行进行设备检修以及业务学习、培训等，不涉及蒸汽平衡，项目榨季蒸汽平衡图见下图。



图4.3-3  项目榨蒸汽平衡图（t/h）

[bookmark: _Toc21829][bookmark: _Toc25431][bookmark: _Toc6030]4.4污染源产生及排放情况
[bookmark: _Toc16789]4.4.1废水
本项目废水类比现有项目现状用水及排水水量情况，均采用业主提供的实际用水、排水参数，以及近几年企业在原有项目基础上对其水质的监控数据。本项目废水产生情况如下： 
4.4.1.1废水排放量
项目为制糖项目，废水主要为冷却系统的排污废水、生产线剩余的汽凝水、实验室废水、地坪清洗废水、洗罐废水、生活污水等。
（1）冷却循环系统的排污（W1）
项目共设置3套冷却系统，即设备冷却水循环系统、冷凝水循环系统（包含1#冷却循环系统、2#冷却循环系统），根据“4.3.3水平衡”章节，项目冷却水循环系统排污量为349.22m3/d；其中设备冷却水循环系统排污41.58m3/d、冷凝器冷却水循环系统（1#）排污216.25m3/d、冷凝汽尾水冷却循环系统（2#）排污91.39m3/d。
项目冷凝水循环系统（包含1#冷却循环系统、2#冷却循环系统）不断循环使用，会不断的累积有微糖份和其他成分，1#冷却循环系统、2#冷却循环系统排污水CODcr为300～350mg/L。
设备冷却水循环系统排污水主要含钙、镁盐以及SS，废水经过收集后排入纸厂废水处理站处理后外排至戛洒江。
（2）剩余汽凝水（W2）
根据项目蒸发、煮糖工序会产生大量汽凝水，根据“4.3.3水平衡”章节，项目共产生汽凝水5992.42m3/d；经过2#冷却循环系统冷却后回用，2#冷却循环系统损耗量为483.88m3/d，排污量为91.39m3/d，冷却后的汽凝水2100m3/d回用补充压榨渗透水、173.32m3/d回用于石灰乳配制、360m3/d回用于滤泥冲洗、1887.32m3/d回用于1#冷却循环系统补充水、212.2m3/d回用于锅炉补充水；剩余的684.31m3/d经污水管道进入纸厂污水处理站进行处理，达标后排至戛洒江。
（4）锅炉排水（W3）
根据水平衡，本项目依托锅炉排污量为4.31m3/h，103.38m3/d；锅炉排水送至纸厂污水处理站处理，达标后排至戛洒江。
（4）化验室废水（W4）
项目实验室主要是对蔗汁、糖浆、白砂糖进行纯度、糖分的物理性质检测，其次还包括对工艺中絮凝剂、磷酸含量、硫含量、钙含量进行抽样检测。项目实验室用水主要包括实验用蒸馏水及清洗水，根据项目设计资料，实验室用水量为10m3/d，废水产生量按照90%计算，则实验室废水量为9m3/d，实验室废水排入纸厂污水处理站处理。
（5）地坪、罐体清洗废水（W5）
项目设计对需要保持洁净的车间地坪、罐体每天冲洗一次，设计用水量为260m3/d，地坪冲洗废水排入污水处理站处理。地坪冲洗废水考虑到地面残留，废水产生量按照90%计算，则地坪冲洗废水量为234m3/d，地坪冲洗废水排入纸厂污水处理站处理。
（6）生活污水（W6）
生活污水主要包括食堂的餐饮用水、办公人员的办公用水、工人洗澡水和办公场所清洁水等共用水，根据“4.3.3水平衡”章节，项目榨季生活用水量为32.4m3/d，非榨季生活用水量为18m3/d；排污系数按0.8%计，则项目榨季生活污水量为25.92m3/d，非榨季生活污水量为14.4m3/d，参照《废水污染控制技术手册》（化学工业出版社2012.10），生活污水水质浓度约为：SS：200mg/L，COD：400mg/L，氨氮：40mg/L，BODs：220mg/L，TP8mg/L；项目员工的生活污水依托纸厂的污水处理站进行处理。
（7）初期雨水（W7）
本项目用地面积约36070.95m2（54.11亩），初期雨水收集方式为环型水沟+切换井+贮水池，通过堞阀控制，项目厂区15分钟初期雨水收集进入纸浆厂废水处理站处理后排入戛洒江。后期雨水通过切换井排入雨水系统外排。
依据《给水排水工程快速设计手册》中相关要求，本报告取下雨初期10min的时间来计算初期雨水；采用玉溪地区暴雨强度公式：
[image: 说明: 微信截图_20190419000133]
式中：q——暴雨强度（升/秒·公顷）；
P——重现期取P=5年；
t——降雨历时（取100min）
则暴雨强度为87.14L/s·ha。
雨量公式：


式中：Q—降雨量；
q——由暴雨强度公式计算得87.14L/s·ha；
Ψ——径流系数（取0.9）；
F——汇水面积(ha)，取36070.95m2；
根据雨水量计算公式、汇水面积和径流系数，可得出堆场区的Q为283.12L/s，初期雨水按前15min计算，则项目初期雨水量为254.81m3/次。
本项目选址位于新平产业园区戛洒片区白糯格地块，与已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》处于同一地块，根据《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》环评报告，该项目在初期雨水核算时已经考虑了本项目的初期雨水，因此，本项目不在单独设置初期雨水收集池，初期雨水的收集依托纸浆厂已经设计的2860m³初期雨水收集池进行收集，初期雨水收集进入纸浆厂废水处理站处理后排入戛洒江。
本项目废水的产生情况见表4.4-1：
表4.4-1  拟建项目榨季废水产生量估算表
	编号
	废水名称
	产生时段及废水量(m3/d)
	主要污染物及水质
	治理措施

	
	
	榨季废水量
	非榨季废水量
	
	

	W1
	冷却循环系统的排污水
	设备冷却水循环系统排污水
	41.58
	0
	COD：350mg/L 、BOD：200mg/L、SS≤50mg/L、氨氮≤0.5mg/L、总磷≤0.2mg/L、色度≤30mg/L、总氮≤1.2mg/L
	依托制浆造纸厂污水处理站

	
	
	冷凝器冷却水循环系统排污水
	216.25
	0
	
	

	
	
	冷凝尾汽水冷却循环系统排污
	91.39
	0
	COD：80mg/L 、BOD：40mg/L、SS≤70mg/L、氨氮≤0.5mg/L、总磷≤0.2mg/L、色度≤30mg/L、总氮≤1.2mg/L
	

	W2
	剩余汁汽凝水
	684.31
	0
	COD：1500mg/L、BOD：850mg/L、SS≤180mg/L、氨氮16.5 mg/L、总磷1.2 mg/L、色度≤50mg/L、总氮≤25mg/L
	依托制浆造纸厂污水处理站

	W3
	锅炉排水
	103.38
	0
	COD：180mg/L、BOD：80mg/L、SS≤120mg/L、氨氮0.8 mg/L、总磷0.6 mg/L、色度≤40mg/L、总氮≤1.0mg/L
	依托制浆造纸厂污水处理站

	W4
	化验室废水
	9
	0
	COD：300mg/L、BOD：100mg/L、SS≤450mg/L、氨氮2.5mg/L、总磷0.6mg/L、总氮≤4.0mg/L
	依托制浆造纸厂污水处理站

	W5
	地坪、罐体清洗废水
	234
	0
	COD：500mg/L、BOD：300mg/L、SS：300mg/L、氨氮8mg/L、总磷0.8mg/L、总氮≤12mg/L
	依托制浆造纸厂污水处理站

	生产废水合计
	1379.91
	0
	/
	/

	W6
	生活污水
	25.92
	14.4
	SS：300mg/L，COD：320mg/L，BODs：280mg/L，氨氮：25mg/L，总氮：30mg/L，TP0.8mg/L
	依托制浆造纸厂污水处理站

	全厂废水合计
	1405.83
	14.4
	综合水质：SS：168.51mg/L，CODcr：903.82mg/L，BOD5：514.65mg/L，氨氮：5.89mg/L，总氮：8.79mg/L总磷0.70mg/L
	依托制浆造纸厂污水处理站


项目全年榨季工作天数为167天，非榨173天，则项目榨季全厂废水产生量为1405.83m3/d（其中生产废水1379.91m3/d、生活污水25.92m3/d），234773.61m3/榨季；非榨季进行设备检修以及业务学习、培训等，无生产废水产生，生活污水产生量为14.4m3/d，2491.2m3/非榨季，经过收集后，依托制浆造纸厂的污水处理站进行处理。
综上分析，项目榨季排水量为234773.61m3（含生活污水），非榨季2491.2m3，全厂全年合计排水量为237264.81m3/a（含生活污水），制糖单位排水量1.58m3/t糖，满足《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）中51m3/t糖的要求。
4.4.1.2废水排放水质
本项目产生的生产废水、生活污水收集后由管道送至《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》新建的污水处理站进行处理达标后，排入戛洒江。
根据已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目环境影响报告书》，纸浆厂设计新建1座规模为15000m³/d污水处理站，采用“中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺”工艺；在建纸浆造纸厂污水最大产生量为11048m3/d，同时该污水处理站还承担着白糯格填埋场（7.95m3/d，2900m3/a）、双脚树箐填埋场废水（7.30m3/d，2666m3/a）的处理，则剩余规模3936.75m³/d；本项目在榨季生产废水、生活污水最大产生量为1405.83m³/d，非榨季仅有生活污水14.4m³/d，由此可见纸浆造纸厂设计建设的污水处理站规模可以满足本项目废水的处理要求。
纸浆造纸厂污水处理站设计去除效率为COD95.33%、BOD98.92%、SS97.85%、氨氮70.59%、总磷75%、色度80%，设计出水水质为COD56mg/L、BOD7mg/L、SS14mg/L、氨氮2.5mg/L、色度30mg/L、TP0.2mg/L；出水水质可满足《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）的制浆和造纸联合生产企标准规定最严标准；即pH6～9、CODcr≤90mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤30mg/L、氨氮≤8mg/L、色度≤40mg/L、TP≤0.5mg/L。
表4.4-2 本制糖厂废水污染物产生、排放情况
	排水时段
	废水量
	污染物
	

	
	
	SS
	CODcr
	BOD5
	氨氮
	总氮
	总磷

	榨季水质（mg/L）
	1405.83
	168.51 
	903.82 
	514.65 
	5.89 
	8.79 
	0.70 

	非榨季水质（mg/L）
	14.4
	300
	320
	280
	25
	30
	0.8

	产生量（t/a）
	榨季
	234773.61
	38.559 
	206.814 
	117.764 
	1.347 
	2.011 
	0.161 

	
	非榨季
	2491.2
	0.747 
	0.797 
	0.698 
	0.062 
	0.075 
	0.002 

	
	合计
	237264.81
	39.306 
	207.611 
	118.461 
	1.409 
	2.086 
	0.163 

	排放浓度
	/
	14
	56
	7
	2.5
	3.5
	0.2

	排放量（t/a）
	榨季
	234773.61
	3.287 
	13.147 
	1.643 
	0.587 
	0.822 
	0.047 

	
	非榨季
	2491.2
	0.035 
	0.140 
	0.017 
	0.006 
	0.009 
	0.0005 

	
	合计
	237264.81
	3.322 
	13.287 
	1.661 
	0.593 
	0.830 
	0.047 


根据上表计算，项目废水排放量为237264.81m3/a、SS 3.322t/a、CODcr13.287t/a、BOD51.661t/a、氨氮0.593t/a、总氮0.83t/a、总磷0.047t/a。
[bookmark: _Toc21849]4.4.2废气
4.4.2.1有组织废气
（1）锅炉废气（DA003）
本项目与“已批复项目”处于同一地块，生产所需要的蒸汽由“已批复项目”中2#锅炉提供（制糖专用），不足的部分由1#锅炉补充。
表4.4-3 本项目实施前、后在建锅炉运营制度对比
	运营时段
	锅炉名称
	“已批复项目”
	本项目实施后

	
	
	工作制度
	运营负荷
	工作制度
	运营负荷

	榨季
	1#65t/h燃煤锅炉
	100天，2400h
	满负荷
	167天，4008h
	满负荷

	
	2#65t/h燃煤锅炉
	100天，2400h
	满负荷
	167天，4008h
	满负荷

	
	1×55t/h碱回收炉
	100天，2400h
	满负荷
	167天，4008h
	满负荷

	非榨季
	1#65t/h燃煤锅炉
	240天，5760h
	满负荷
	173天，4152h
	64.2%负荷运营（污染物核算时按满负荷核算）

	
	2#65t/h燃煤锅炉
	不运营
	/
	不运营
	/

	
	1×55t/h碱回收炉
	240天，5760h
	满负荷
	173天，4152h
	满负荷

	全年
	1#65t/h燃煤锅炉
	340天，8160h
	满负荷
	340天，8160h
	满负荷

	
	2#65t/h燃煤锅炉
	100天，2400h
	满负荷
	167天，2400h
	满负荷

	
	1×55t/h碱回收炉
	340天，8160h
	满负荷
	340天，8160h
	满负荷


本次评价从对环境最不利的条件考虑，在污染物核算时，锅炉污染物排放均按满负荷核算。
根据“已批复项目”环评，供热系统污染物治理措施及排放结果如下：


图4.2-1 锅炉、碱炉烟气治理流程图
本项目的实施，不改变已批复的供热系统锅炉、碱炉的治理措施，本项目的建设只改变了供热系统锅炉的工作制度；根据“已批复项目”的供热系统污染物核算，如下表。
表4.4-4  本项目专用2#锅炉废气（DA003）排放情况
	排放源编号
	排放源名称
	产生位置
	排放
方式
	治理措施
	排气筒
	污染物

	
	
	
	
	
	烟温(℃)
	内径/高(m/m)
	排气量(Nm3/h)
	污染物名称
	排放浓度（mg/Nm3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	DA003
	2#锅炉烟气
	动力锅炉
	连续
	静电除尘+炉外湿法脱硫+SNCR脱硝；总除尘效率99.92%，脱硫效率92.5%，脱硝率50%
	120
	3/100
	榨季
（167d，4008h
	107850
	颗粒物
	28
	3.02
	12.10 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	158.43
	17.09
	68.50 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	100
	10.785
	43.23 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	汞
	0.005
	0.54×10-3
	0.0022 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨
	8
	0.87
	3.49 


由于“已批复项目”中的2#锅炉为制糖专用，由此可知，锅炉废气颗粒物排放量为12.10t/a，SO2排放量为68.50t/a，NOx排放量为43.23t/a，汞及其化合物排放量为0.0022t/a，氨气排放量为3.49t/a。
本项目专用的2#锅炉与“已批复项目”中的1#锅炉、碱炉废气共用1个排气筒（DA003），本项目实施后，不改变1#锅炉、碱炉的工作制度，本项目建成后，供热系统DA003废气污染物排放情况如下表。
表4.4-5  “已批复项目”供热系统废气（DA003）排放情况
	排放源编号
	排放源名称
	产生位置
	排放
方式
	治理措施
	排气筒
	污染物

	
	
	
	
	
	烟温(℃)
	内径/高(m/m)
	排气量(Nm3/h)
	污染物名称
	排放浓度（mg/Nm3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	DA003
	65t/h高温高压生物质循环流化床锅炉烟气
	动力锅炉（榨季2台，非榨季1台）
	连续
	静电除尘+炉外湿法脱硫+SNCR脱硝；总除尘效率99.92%，脱硫效率92.5%，脱硝率50%
	120
	3/100
	榨季（100d，2400h）
	107850×2+112500
	颗粒物
	24.98
	8.2
	19.68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	119.53
	39.23
	94.17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	134.28
	44.07
	105.768

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	汞
	0.0033
	0.00108
	0.0026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨
	5.3
	1.74
	4.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.15
	0.05
	0.12

	
	
	
	
	
	
	
	非榨季(240d，5760h)
	107850+112500
	颗粒物
	23.51
	5.18
	29.84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	100.52
	22.15
	127.58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	151.06
	33.285
	191.72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	汞
	0.0025
	0.00054
	0.0031

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨
	3.95
	0.87
	5.01

	
	碱回收炉废气
	碱回收炉
	连续
	四电场静电除尘器后汇入1#脱硫塔脱硫，总除尘效率99.92%，脱硫效率92.5%
	
	
	
	
	H2S
	0.23
	0.05
	0.29


表4.4-6  本项目实施后供热系统废气（DA003）排放情况
	排放源编号
	排放源名称
	治理措施
	排气筒
	污染物
	
	排放标准
	达标情况

	
	
	
	烟温(℃)
	内径/高(m/m)
	排气量
(Nm3/h)
	污染物名称
	排放浓度（mg/Nm3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	

	DA003
	2×65t/h循环流化床锅炉、碱回收炉废气



	（1）锅炉分别由对应的低氮燃烧技术+静电除尘+炉外湿法脱硫+SNCR脱硝处理。
（2）碱炉采用四电场静电除尘器后汇入1#脱硫塔脱硫。
（3）锅炉、碱炉废气统一由DA003排放。
	120
	3/100
	榨季
（167d，4008h）
	107850×2+112500
	颗粒物
	24.98
	8.2
	32.87
	50
	/
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	119.56
	39.24
	157.27
	300
	/
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	134.28
	44.07
	176.63
	300
	/
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	汞
	0.0033
	0.00108
	0.0044
	0.05
	/
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	氨
	5.30
	1.74
	6.97
	8
	/
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.15
	0.05
	0.20
	/
	14
	达标

	
	
	
	
	
	非榨季
(174d，4152h)
	107850+11250
	颗粒物
	23.51
	5.18
	21.51
	50
	/
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	100.52
	22.15
	91.97
	300
	/
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	151.06
	33.285
	138.21
	300
	/
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	汞
	0.0025
	0.00054
	0.0022
	0.05
	/
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	氨
	3.95
	0.87
	3.61
	8
	/
	达标

	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.23
	0.05
	0.21
	/
	14
	达标

	合计：SO2：249.24t/a；NOx：314.83t/a；颗粒物：54.37t/a；H2S：0.41t/a；汞：0.0066t/a、氨为10.59t/a。



根据以上核算，本项目建成后，相对于“已批复项目”，由于2#锅炉工作制度的变化，会导致供热系统DA003污染物排放总量发生变化，具体变化情况如下表。
表4.4-7 本项目实施后供热系统（DA003）污染物排放变化量
	污染物
	“已批复项目”供热系统排放量t/a
	本项目实施后供热系统排放量t/a
	变化量t/a

	颗粒物
	49.52
	54.37 
	+4.85

	SO2
	221.75
	249.24 
	+27.49

	NOx
	297.488
	314.84 
	+17.342

	汞
	0.0057
	0.0066 
	+0.0009

	氨
	9.19
	10.59 
	+1.4

	H2S
	0.41
	0.41 
	0


由此可见，本项目实施后，由于工作制度的变化，导致DA003的污染物排放总量增加，相对于“已批复项目”供热系统（DA003）排放的颗粒物增加4.85t/a、SO2排放量增加27.49t/a、NOx排放增加17.342t/a、汞及其化合物排放量增加0.0009t/a、氨排放量增加1.4t/a；增加的排放量是由于制糖专用的2#锅炉年运营时间增加67天所造成。
根据表表4.4-5分析，本项目的实施后，锅炉和碱炉废气排口（DA003）颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物的排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准，即颗粒物排放浓度≤50mg/m3、SO2排放浓度≤300mg/m3、NOx排放浓度≤300mg/m3；氨气排放浓度可满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中的要求，氨气排放浓度≤8.0mg/m3；硫化氢排放速率满足均《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，即硫化氢排放速率≤14kg/h。
（2）干燥、筛分、包装废气（DA010）
本项目有组织废气主要来自于白糖振槽干燥机、振动分类筛、包装机等设备进出口和输送皮带的传输节点废气，项目甲糖离心分蜜机卸下的高温湿砂糖落入震动输送机，进行干燥和冷却、筛选，再经过胶带输送机砂糖贮糖斗进行包装，日处理量为897.02t；参照《逸散性工业粉尘控制技术》，传送白糖卸料过程无组织排放因子按0.01kg/t（粒料）计，则干燥和包装废气产生速率为0.37kg/h，项目拟在振槽干燥机、振动分类筛、包装机、转运点等产尘点上方设置负压集尘罩（收集效率约为95%），风量为9600Nm3/h，废气经上方集气罩收集后进入湿式除尘器处理，再由15m高排气筒排放。
干燥和包装废气主要成分为白砂糖颗粒，糖粉极易溶于水，湿式除尘器去除效率保守取90%计；由于干燥包装车间为封闭车间，出入口设有垂帘，除人员出入外出入口保持关门状态，未经收集的废气主要沉降在车间内，外排量极少，因此本次评价不对干燥包装的无组织废气不进行统计分析。
综上分析，项目干燥和包装废气中颗粒物排放速率为0.04kg/h，排放量为0.16t/a，排放浓度为4.17mg/Nm3；排放浓度、排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值，即排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h。
4.4.2.2无组织废气
（2）甘蔗卸料无组织废气
根据建设单位收蔗要求，收购的原料蔗为无根须、泥沙，但在实际生产中，原料甘蔗不可避免的会带入少量泥沙，根据建设单位生产经验，入厂甘蔗带泥沙量约为甘蔗量的0.05%，项目日榨甘蔗6000t/d，则每日甘蔗运输进厂带泥沙量约为3.0t/d。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，卡车卸料过程无组织排放因子按1kg/t计，则甘蔗卸料过程产生无组织排放颗粒物的排放速率0.125kg/h，排放量为0.5t/a。
（3）石灰消和机投料无组织粉尘
项目石灰消和系统以块状石灰为原料，通过石灰消和机的方式进行消和达到石灰乳浓度；生石灰从进料口进入石灰消和机内同时通过水箱进行加水，接着进行双螺旋消化。此时由于放热产生带粉尘的蒸汽。通过风机把含有粉尘的蒸汽通过引风管吸入水箱，粉尘遇水沉淀，再由水泵抽走给石灰消和机加水。石灰消和机加料粉尘不会对周围环境造成影响，忽略不计。
（4）硫熏无组织废气
项目选用喷射式自控式燃硫炉燃烧硫磺产生SO2，该设备属于国内先进成熟设备。采用电溶器将固体硫磺溶化成液体后，用高压泵将液体硫喷射到燃烧室进行燃烧，产生的SO2气体经负压抽吸到硫熏中和器中与蔗汁、石灰乳等发生反应；根据物料平衡，硫熏中和过程中SO2的吸收率99.8%，则无组织SO2为0.02t/d，0.83kg/h，3.34t/a。
（5）滤泥间无组织废气
项目产生的滤泥一般直接由运输车辆在真空吸虑机渣斗下放装车外运，一般不在厂内贮存，仅运输车辆无法中转时进行短暂存放，存放时间一般不超过12h，暂存期间会产生少量的异味。
（6）干燥和包装无组织废气
项目拟在废气振槽干燥机、振动分类筛、包装机、转运点等产尘点上方设置负压集尘罩（收集效率约为95%），由于干燥包装车间为封闭车间，出入口设有垂帘，除人员出入外出入口保持关门状态，未经收集的废气主要沉降在车间内，外排量极少，忽略不计。
项目无组织排放情况见表4.4-8。
表4.4-8 项目无组织排放情况表
	项目
	主要污染物
	产生位置
	处置措施
	排放量

	
	
	
	
	kg/h
	t/a

	甘蔗卸料无组织
	颗粒物
	预处理及压榨车间
	加强管理，尽量降低卸料高度，减少原料甘蔗含沙量
	0.125
	0.5

	石灰消和机投料
	颗粒物
	石灰乳化间
	车间封闭，采用密闭消和设备
	少量
	少量

	硫熏无组织
	SO2
	制炼车间
	车间封闭，密闭设备，加强管理
	0.83
	3.34

	滤泥间无组织
	恶臭、NH3、H2S
	制炼车间
	车间封闭，及时外运，减少存放时间
	少量
	少量

	干燥和包装无组织
	颗粒物
	装包处理间
	车间封闭，出入口设有垂帘，除人员出入外出入口保持关门状态
	少量
	少量


根据上表可以看出，项目建成后，全厂无组织颗粒物排放量为0.5t/a、SO2排放量为3.34t/a。
4.4.2.3交通运输废气排放情况
本项目建成后，所有进厂运输汽车采用新能源汽车或者达到国六排放标准的汽车进行运输；内部非道路移动机械均要求符合国家排放标准；根据前述，物料（甘蔗、硫磺、石灰、工业磷酸、絮凝剂、褐煤等）、产品（白砂糖、废糖蜜等）、固废（滤泥、锅炉灰、锅炉渣、蔗渣等）运输总量约为129.06万t/a，评价范围内项目运输道路主要途径省道218，车辆由厂区大门进入，厂内运输距离约为300m，分送至各堆存点。
本次按国六标准重型柴油货车进行计算：使用燃料为O#柴油（密度0.85kg/L，含硫350ppm），空车油耗20L/百公里，重车油耗50L/百公里；项目运输量共计约为139.10万t/a，平均载重按30t/车计，则共需约46367辆重货满载进厂，46367辆重货空车出厂。
本项目实施后，涉及原料交通运输路线污染源分为两部分：道路机动车尾气和运输扬尘。
（1）道路机动车尾气
运输车辆尾气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有SO2、NOx、CO、PM10、PM2.5、HC。根据《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》中相关规定进行计算。根据指南公式计算，具体如下：
E1=∑iPi×EFi× VKTi×10-6
式中：
Ei—机动车排放源i对应的NOx、CO、PM10、PM2.5、HC的年排放量，单位为吨；
EFi—i类型机动车行驶单位距离尾气所排放的污染物的量，单位为克/公里；
P—所在地区i类型机动车的保有量，单位为辆；
VKTi—i类型机动车的年均行驶里程，单位为公里/辆。
机动车SO2排放主要来自于燃油中硫的燃烧生成。根据硫的质量平衡，各地区的机动车SO2排放量按下式计算：
ESO2= 2.0×10-6 ×(Fg×αg +Fd×αd）
式中：
ESO2—某地区机动车SO2的年排放量，单位为吨；
Fg和Fd分别为该地区道路机动车汽油和柴油的消耗量，单位为吨；
αg和αd分别为该地区道路机动车汽油和柴油的年均含硫量，单位为质量分数百万分之一（即ppm）。
计算公式中的系数均参照《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》中的推荐系数和《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 17691-2018）中的排放限值进行确定，本项目实施后交通运输道路机动车尾气污染物排放结果如下：
表4.4-9 项目建成后交通运输道路机动车尾气污染物排放结果一览表  单位：t/a
	类型
	CO
	HC
	NOx
	PM2.5
	PM10
	SO2

	满载进厂
	0.0438
	0.0025
	0.094
	0.00053
	0.00059
	0.0023

	空载出厂
	0.0438
	0.0025
	0.094
	0.00053
	0.00059
	0.0059

	合计
	0.0876
	0.005
	0.188
	0.00106
	0.00118
	0.0082


（2）运输扬尘
道路扬尘排放根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中“道路扬尘源排放量的计算方法”进行计算。根据指南公式计算，计算公式如下：
WRi= ERi ×LR×NR×(1-nR/365）×10-6
式中：WRi—为道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a；
ERi—为道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/（km·辆）；
LR—为道路长度，km；空载、满载均按0.5km计；
NR—为一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a；
nR—为不起尘天数，通过实测（统计降水造成的路面潮湿的天数）得到；在实测过程中存在困难的，可使用一年中降水量大于0.25mm/d 的天数表示，本次核算取值150天。
对于铺装道路，道路扬尘源排放系数计算公式：
Epi = Ki×(sL）0.91× (W）1.02 ×(1-n）
式中：
Epi—为铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km（机动车行驶1千米产生的道路扬尘质量）；
ki—为产生的扬尘中PMi的粒度乘数，TSP取3.23、PM10取0.62、PM2.5取0.15；
sL—为道路积尘负荷，g/m2。铺装道路按0.5g/m2计；
W—为平均车重；空车10t，载重30t；
n—为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。厂区道路每天两次洒水，TSP控制效率66%、PM10控制效率55%、PM2.5控制效率46%。
项目途径的厂区道理均为硬化铺装道路，计算公式中的系数均采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中的推荐系数，综上分析，本项目实施后交通运输道路扬尘排放结果如下：
表4.4-10  本项目运输扬尘污染物排放结果一览表  单位：t/a
	类型
	TSP
	PM10
	PM2.5

	满载进厂
	0.22
	0.06
	0.02

	空载出厂
	0.07
	0.02
	0.01

	合计
	0.29
	0.08
	0.03


[bookmark: _Toc327]4.4.2.4项目实施后全厂废气污染物变化情况
根据以上分析，项目实施后，由于延长了供热系统的工作时间，导致“已批复项目”供热系统废气排口（DA003）的污染物排放量发生了变化，在建工程的其余有组织排口未发生变化排放；本项目实施后，全厂废气污染物排放情况如下表。
表4.4-11  本项目实施后全厂污染物排放变化情况
	类别
	污染物
	单位
	“已批复项目”排放量
	在建制浆造纸排放量（制浆造纸厂）
	本项目（制糖厂）
	本项目实施后全厂排放量（制浆造纸厂+制糖厂）
	相对已批复的原环评变化情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	有组织
	颗粒物
	t/a
	57.792
	50.542
	12.1
	62.642
	+4.85

	
	SO2
	t/a
	221.75
	180.74
	68.5
	249.24
	+27.49

	
	NOx
	t/a
	297.488
	271.61
	43.23
	314.84
	17.352

	
	汞
	t/a
	0.0057
	0.004
	0.0022
	0.0062
	+0.0005

	
	氨
	t/a
	11.336
	7.183
	3.49
	10.673
	-0.663

	
	H2S
	t/a
	0.791
	0.413
	0
	0.413
	-0.378

	
	氯化氢
	t/a
	0.75
	0.75
	0
	0.75
	0

	
	氯气
	t/a
	0.63
	0.63
	0
	0.63
	0

	无组织
	颗粒物
	t/a
	20.057
	20.057
	0.5
	20.557
	+0.5

	
	H2S
	t/a
	0.4409
	0.0329
	0
	0.0329
	-0.408

	
	SO2
	t/a
	0
	0
	3.34
	3.34
	3.34

	
	氨
	t/a
	2.388
	0.756
	0
	0.756
	-1.632

	
	氯气
	t/a
	0.23
	0.23
	0
	0.23
	0

	
	氯化氢
	t/a
	0.37
	0.37
	0
	0.37
	0

	
	硫酸雾
	t/a
	1.57
	1.57
	0
	1.57
	0

	
	非甲烷总烃
	t/a
	0.03
	0.03
	0
	0.03
	0

	
	甲醇
	t/a
	0.41
	0.41
	0
	0.41
	0

	
	乙醇
	t/a
	0.5
	0
	0
	0
	-0.5

	
	VOCs（非甲烷总烃、甲醇和乙醇）
	t/a
	0.94
	0.44
	0
	0.44
	-0.5


计算说明：
（1）由于本项目的实施，导致“已批复项目”中2#锅炉（制糖专用）运营时间增加67天，导致颗粒物、SO2、NOx、汞、氨排放量增加。
（2）相对原环评由于取消了有机肥、酒精生产线导致NH3、H2S、乙醇、VOCs排放量减少。
（3）由于原环评中未对甘蔗卸料过程中的无组织颗粒物、硫熏过程的无组织SO2进行核算，本次评价进行了补充核算，故无组织排放的颗粒物、SO2有所增加。
4.4.3噪声
本制糖项目主要噪声源布置在预处理及压榨车间、制炼车间、干燥、包装间等，本评价制糖项目噪声污染物源强核算参照《污染源源强核算技术指南农副食品加工工业-制糖工业》附录中主要设备噪声源强进行统计。本项目主要噪声源强及排放特征见下表。


表4.4-12 项目噪声源强及降噪措施一览表
	序号
	建筑物
名称
	声源名称
	型号
	声源源强
声功率级/dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	运行时段
	备注

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	

	1
	预处理及压榨车间
	电动双梁桥式起重机
	点源
	70
	减震+厂房隔声
	80
	58
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	2
	预处理及压榨车间
	液压翻板机
	点源
	75
	基础减震+厂房隔声
	72
	34
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	3
	预处理及压榨车间
	1#除砂滚筒机
	点源
	80
	基础减震+厂房隔声
	69
	21
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	4
	预处理及压榨车间
	2#除砂滚筒机
	点源
	75
	基础减震+厂房隔声
	69
	21
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	5
	预处理及压榨车间
	1#输蔗机
	点源
	75
	减震+厂房隔声
	67
	70
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	6
	预处理及压榨车间
	2#输蔗机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	67
	70
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	7
	预处理及压榨车间
	预砍机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	67
	70
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	8
	预处理及压榨车间
	1#撕解机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	73
	9
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	9
	预处理及压榨车间
	2#撕解机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	81
	5
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	10
	预处理及压榨车间
	3#撕解机
	点源
	75
	减震+厂房隔声
	88
	1
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	11
	预处理及压榨车间
	快速胶带机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	86
	-12
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	12
	预处理及压榨车间
	1#压榨机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	126
	-14
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	13
	预处理及压榨车间
	2#压榨机
	点源
	80
	减震+厂房隔声
	125
	-22
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	14
	预处理及压榨车间
	3#压榨机
	点源
	65
	减震+厂房隔声
	124
	-31
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	15
	预处理及压榨车间
	4#压榨机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	123
	-40
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	16
	预处理及压榨车间
	5#压榨机
	点源
	75
	减震+厂房隔声
	122
	-47
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	17
	制炼车间
	无滤布真空吸滤机
	点源
	80
	减震+厂房隔声
	183
	-53
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	18
	制炼车间
	1#泵
	点源
	80
	减震+柔性接头+厂房隔声
	183
	-53
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	19
	制炼车间
	2#泵
	点源
	80
	减震+柔性接头+厂房隔声
	182
	-70
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	20
	制炼车间
	3#泵
	点源
	80
	减震+柔性接头+厂房隔声
	180
	-78
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	21
	制炼车间
	4#泵
	点源
	85
	减震+柔性接头+厂房隔声
	197
	-59
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	22
	制炼车间
	5#泵
	点源
	85
	减震+柔性接头+厂房隔声
	220
	-70
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	23
	制炼车间
	6#泵
	点源
	80
	减震+柔性接头+厂房隔声
	219
	-84
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	24
	制炼车间
	7#泵
	点源
	80
	减震+柔性接头+厂房隔声
	215
	-100
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	25
	制炼车间
	8#泵
	点源
	75
	减震+柔性接头+厂房隔声
	232
	-69
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	26
	制炼车间
	9#泵
	点源
	80
	减震+柔性接头+厂房隔声
	203
	-73
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	27
	制炼车间
	喷射式自控燃硫炉
	点源
	80
	减震+厂房隔声
	219
	-76
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	28
	制炼车间
	1#离心机
	点源
	70
	减震+厂房隔声
	230
	-88
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	29
	制炼车间
	2#离心机
	点源
	75
	减震+厂房隔声
	227
	-97
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	30
	制炼车间
	3#离心机
	点源
	80
	减震+厂房隔声
	226
	-105
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	31
	制炼车间
	4#离心机
	点源
	75
	减震+厂房隔声
	225
	-110
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	32
	制炼车间
	5#离心机
	点源
	75
	减震+厂房隔声
	245
	-108
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	33
	制炼车间
	6#离心机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	253
	-95
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	34
	制炼车间
	7#离心机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	249
	-101
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	35
	制炼车间
	8#离心机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	246
	-107
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	36
	制炼车间
	8#离心机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	244
	-111
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	37
	制炼车间
	10#离心机
	点源
	75
	减震+厂房隔声
	242
	-117
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	38
	干燥、包装间
	振动输送
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	251
	-124
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	39
	干燥、包装间
	提升机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	258
	-116
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	40
	干燥、包装间
	干燥机
	点源
	80
	减震+厂房隔声
	264
	-107
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	41
	干燥、包装间
	冷却机
	点源
	65
	减震+厂房隔声
	256
	-85
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	42
	干燥、包装间
	1#装包机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	240
	-75
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	43
	干燥、包装间
	2#装包机
	点源
	75
	减震+厂房隔声
	233
	-70
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	44
	干燥、包装间
	引风机
	点源
	80
	减震+消声器+厂房隔声
	175
	-68
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	45
	干燥、包装间
	鼓风机
	点源
	80
	减震+消声器+厂房隔声
	188
	-73
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	46
	石灰乳化间
	提升斗
	点源
	80
	减震+厂房隔声
	168
	-14
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	47
	石灰乳化间
	给料机
	点源
	80
	减震+厂房隔声
	166
	-22
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	48
	石灰乳化间
	石灰消和机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	173
	-27
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	49
	石灰乳化间
	泵
	点源
	85
	减震+柔性接头+厂房隔声
	182
	-33
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	50
	石灰乳化间
	压缩机
	点源
	80
	减震+消声器+厂房隔声
	190
	-38
	1.2
	仅榨季生产
	室内声源

	51
	冷却循环系统
	1#冷却塔
	点源
	80
	基础减震+绿化降噪
	352
	-127
	1.2
	仅榨季生产
	室外声源

	52
	冷却循环系统
	2#冷却塔
	点源
	80
	基础减震+绿化降噪
	349
	-132
	1.2
	仅榨季生产
	室外声源

	53
	冷却循环系统
	3#冷却塔
	点源
	80
	基础减震+绿化降噪
	344
	-138
	1.2
	仅榨季生产
	室外声源

	54
	冷却循环系统
	4#冷却塔
	点源
	80
	基础减震+绿化降噪
	335
	-150
	1.2
	仅榨季生产
	室外声源

	55
	冷却循环系统
	5#冷却塔
	点源
	80
	基础减震+绿化降噪
	332
	-158
	1.2
	仅榨季生产
	室外声源










[bookmark: _Toc12224]4.4.4固体废物
项目制糖生产线的固体废弃物主要为蔗渣、锅炉灰渣、脱硫石膏、滤泥、废糖蜜、石灰渣、废润滑油等。项目固废产生如下：
（1）蔗渣（S1）
本次改建采用复式压榨渗透法，根据可研设计，甘蔗渣对蔗比为20.7%，则蔗渣产生量为1242t/d，207414t/a（含水49%），其中86730t/a作为制浆造纸厂原料使用，剩余的120684t/a外售新平跃腾商贸有限公司。
（2）制糖车间滤泥（S2）
根据项目初步设计，项目滤泥产生量对蔗比为5%，则滤泥产生量300t/d，50100t/a，滤泥含有甘蔗纤维、蔗糖，带有蔗蜡的凝结胶体，以及蛋白质、碳酸钙，还夹带随原料蔗茎带来的沙泥；由公司车辆外运至公司现有1.2万亩果园基地有机肥车间，经过发酵后作为有机肥使用。
（3）废糖蜜（S3）
根据初步设计，项目废蜜产生量对蔗比为4.37%，则废蜜量262.36t/d，43814.12t/a，经收集后暂存厂区4950m3贮罐内，定期外售昆明骄宇焦糖有限公司作为生产原料使用，或由玉溪湘溪食品有限公司收购。
（4）石灰渣（S4）
制糖过程中石灰消和过程中产生石渣，根据物料平衡项目产生量为110.22t/a。收集后，最终送厂旁南恩村双脚树箐固废填埋场填埋处理。
（5）脱硫石膏（S5）
本项目依托的锅炉烟气脱硫采用湿法烟气脱硫（白泥-石膏湿法）系统，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），脱硫系统脱硫石膏产生量按如下公式计算：
[image: ]
式中：E—核算时段内脱硫副产物产生量，t。
MF—脱硫副产物摩尔质量；脱硫副产物为石膏（CaSO4），摩尔质量为136mg/mol。
Es—核算时段内二氧化硫脱除量，t；根据“4.4.2.1有组织废气”章节核算，二氧化硫脱除量约为844.34t/a。
64—二氧化硫摩尔质量。
Cs—脱硫副产物含水率，%，项目脱硫石膏含水25%。
Cg—脱硫副产物纯度，%，副产物石膏时纯度取值90%。
根据上述公式计算，由于本项目的实施，依托工程脱硫石膏新增产生量为2657.96t/a；依托工程设置1座36m2的脱硫渣库，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场要求建设，用于暂存脱硫石膏；脱硫石膏定期全部外售作为水泥厂辅助生产原料。
（6）锅炉灰、渣（S6、S7）
项目锅炉锅炉渣参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），项目锅炉灰渣产生量按如下公式计算：
[image: ]
式中：E—核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目新增燃煤用量为60641.04t/a；
Aar—收到基灰分的质量分数，%，褐煤灰分30.65%；
q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；本项目取值15%。
Qnet.ar—收到基低位发热量，kJ/kg； 13890kJ/kg。
根据上述公式计算，由于本项目的实施，依托工程锅炉灰渣产生量为22221.96t/a；其中飞灰份额为60%，则除尘灰产生量=22221.96×60%×99.92%=13322.51t/a；锅炉渣份额为40%，则锅炉渣产生量为22221.96×40%=8888.78t/a。
依托工程设置锅炉灰罐、锅炉渣库各1个，其中渣库500m3、灰罐1000m3，渣库按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）II类场要求建设，中转周期为7天，全部外售作为水泥厂辅助生产原料，其中锅炉灰采用罐车密闭运输。
（7）废润滑油（S8）
本项目多数生产设备为新增，在进行设备维护过程中产生废润滑油等危险废弃物，约5t/a，集中暂存到危废间，委托有资质的单位进行处置。
（8）生活垃圾（S9）
项目榨季员工定员270人，非榨季员工定员150人，生活垃圾产生量按 1.0kg/人·d 计，则厂区榨季生活垃圾产生量为 0.27t/d，非榨季生活垃圾产生量为 0.15t/d，年产生量为0.27×167+0.15×133=65.04t，生活垃圾分类收集，由园区环卫部门统一处置。
拟建项目新增固废量及治理见表4.4-13。
表4.4-13   拟建项目固体废弃物产生及处置量
	[bookmark: _Toc503534464][bookmark: _Toc533547606]编号
	固废源名称
	产生固废装置
	产生量(t/a)
	成份
	性质
	代码
	处置

	S1
	蔗渣
	压榨车间
	207414
	纤维
	第Ⅰ类一般固废
	900-099-S59
	其中86730t/a作为制浆造纸厂原料使用，剩余的120684t/a外售

	S2
	滤泥
	制炼车间
	50100
	CaSO4、有机质和糖泥
	第Ⅰ类一般固废
	900-099-S59
	外运作为公司甘蔗地或现有1.2万亩果园基地作为有机肥车间原料

	S3
	废糖蜜
	制炼车间
	43814.12
	糖分
	第Ⅰ类一般固废
	900-099-S59
	定期外售昆明骄宇焦糖有限公司作为生产原料使用，或由玉溪湘溪食品有限公司收购

	S4
	石灰渣
	制炼车间
	110.22
	石灰
	第Ⅱ类一般固废
	900-099-S59
	送厂旁南恩村双脚树箐固废填埋场填埋处理

	S5
	脱硫石膏
	脱硫系统
	2657.96
	Si、Na2SO4等
	第Ⅱ类一般固废
	900-099-S06
	全部外售作为水泥厂辅助生产原料

	S6
	锅炉灰（除尘灰）
	除尘系统
	13322.51
	主要含氧化钙和二氧化硅
	第Ⅰ类一般固废
	900-001-S02
	全部外售作为水泥厂辅助生产原料

	S7
	锅炉渣
	锅炉
	8888.78
	主要含氧化钙和二氧化硅
	第Ⅰ类一般固废
	900-001-S03
	全部外售作为水泥厂辅助生产原料

	S8
	废润滑油
	生产车间
	5
	废润滑油等
	危险废物
	HW08 900-217-08
	委托有资质的单位进行处置

	S9
	生活垃圾
	办公区、宿舍区
	65.04
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	统一收集后由当地环卫部门进行清理


[bookmark: _Toc5559]4.4.5污染源汇总
项目污染源排放汇总情况见表4.4-14。
表4.4-14 本项目污染物排放量统计表
	序号
	项目
	污染物种类
	排放量

	1
	废气
	有组织
	废气量
	47073.96万m3/a

	
	
	
	颗粒物
	12.1t/a

	
	
	
	SO2
	68.50t/a

	
	
	
	NOx
	43.23t/a

	
	
	
	汞及其化合物
	0.0022t/a

	
	
	
	氨
	3.49t/a

	
	
	无组织
	颗粒物
	0.5t/a

	
	
	
	SO2
	3.34t/a

	
	
	
	NH3
	少量

	
	
	
	H2S
	少量

	2
	废水
	生产废水（230444.97m3/a）
	依托制浆造纸厂15000m³/d污水处理站进行处理，污水处理站采用“中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺”，处理后达标排入戛洒江；项目废水排放量为237264.81m3/a、SS 3.322t/a、CODcr13.287t/a、BOD51.661t/a、氨氮0.593t/a、总氮0.83t/a、总磷0.047t/a。

	
	
	生活污水
（6819.84m3/a）
	

	3
	固废
	生产固废
	0t/a，外售或安全填埋

	
	
	生活垃圾
	0t/a，由园区环卫部门处理


[bookmark: _Toc14105]4.4.6非正常情况
项目脱硫、脱硝、除尘器是普遍采用的废气治理措施，其处理工艺成熟、设备性能可靠。但是如果对设备管理使用不当、维护不好、布袋损坏不及时更换或脱硫、脱硝装置故障等因素，会出现非正常排污的可能，主要表现在除尘、脱硫、脱硝效率下降；根据工程分析，本次非正常排放针对主要排放口锅炉和碱炉废气（DA003）进行设计，条件设计为榨季废气脱硝、除尘、脱硫装置故障，除尘效率降为95%，脱硫效率降为80%，脱硝效率降为0%，其他排放源正常工作。
表4.4-15 废气非正常排放源强
	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间（h）
	年发生频率（次）
	应对措施

	1
	2×65t/h循环流化床锅炉、碱回收炉废气（DA003）
	脱硝、除尘、脱硫装置故障故障
	颗粒物
	3123
	1025
	<1h
	1~2
	出现超标排放时立即停产检修，及时更换故障部件；加强对各废气净化装置的日常维护，提高操作管理水平，提高备品备件的保障水平。
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	SO2
	797
	261.6
	
	
	

	
	
	
	NOx
	268
	88.14
	
	
	


[bookmark: _Toc21577]4.5“三本账”核算
本项目为现有日处理1500t甘蔗改建搬迁，建成后，日处理甘蔗6000t，根据工程分析核算，本项目建成后污染物排放“三本账”核算详见下表。
表4.5-1 本项目“三本账”核算  单位：t/a
	序号
	项目
	污染物种类
	①现有工程排放量
	②本项目工程排放量
	③“以新带老”削减量
	④改建后制糖厂排放量
	⑤排放增减量

	1
	废气
	废气量（万m3/a）
	585.16
	47073.96
	585.16
	47073.96
	46488.8

	
	
	有组织
	颗粒物
	0.82
	12.1
	0.82
	12.1
	11.28

	
	
	
	NOX
	11.461
	43.23
	11.461
	43.23
	31.769

	
	
	
	SO2
	8.946
	68.5
	8.946
	68.5
	59.554

	
	
	
	氨
	0
	3.49
	0
	3.49
	3.49

	
	
	
	汞
	0.00042
	0.0022
	0.00042
	0.0022
	0.00178

	
	
	无组织
	颗粒物
	0.97
	0.5
	0.97
	0.5
	-0.47

	
	
	
	SO2
	0.67
	3.34
	0.67
	3.34
	2.67

	
	
	
	氨
	少量
	少量
	少量
	少量
	/

	
	
	
	硫化氢
	少量
	少量
	少量
	少量
	/

	2
	废水
	废水（m3/a）
	649248.33
	237264.81
	649248.33
	237264.81
	-411983.52

	
	
	SS
	18.02
	3.322
	18.02
	3.322
	-14.698

	
	
	CODcr
	16.03
	13.287
	16.03
	13.287
	-2.743

	
	
	BOD5
	4.36
	1.661
	4.36
	1.661
	-2.699

	
	
	氨氮
	0.691
	0.593
	0.691
	0.593
	-0.098

	
	
	总氮
	1.174
	0.83
	1.174
	0.83
	-0.344

	
	
	总磷
	0.04
	0.047
	0.04
	0.047
	0.007

	3
	固废
	蔗渣
	33420
	207414
	33420
	207414
	173994

	
	
	滤泥
	7500
	50100
	7500
	50100
	42600

	
	
	废糖蜜
	5800
	43814.12
	5200
	43814.12
	38614.12

	
	
	石灰渣
	30
	110.22
	30
	110.22
	80.22

	
	
	脱硫石膏
	600
	2657.96
	600
	2657.96
	2057.96

	
	
	锅炉灰（除尘灰）
	2700
	13322.51
	2700
	13322.51
	10622.51

	
	
	锅炉渣
	1800
	8888.78
	1800
	8888.78
	7088.78

	
	
	废润滑油
	1.5
	5
	1.5
	5
	3.5

	
	
	生活垃圾
	48.15
	65.04
	48.15
	65.04
	16.89

	注：固废是指产生量，废水、废气是指排放量。


本项目废水及污染物排放量减少的原因。
表4.5-2   项目改建搬迁前后主要用排水设备及工艺提升情况
	工段
	改建搬迁前主要用排水设备
	改建搬迁后主要用排水设备
	设备及工艺改进地方

	压榨车间
	垣比式压榨机
	垣比式压榨机
	设备及工艺改进：第四座压榨机出料处，喷淋约60℃的热水，改建搬迁前为普通冲洗，搬迁后采用高压的喷淋冲洗，减小用水。

	制炼车间
	5台25m2吸虑机
	1台85m2无滤布吸虑机
	设备改进：吸虑机改为1台85m2无滤布吸虑机，其泥汁处理能力提高，同时由于不使用滤布过滤，避免了清洗滤布时所产生的污水，仅少量的冲洗水，且冲洗水采用经过冷却的汽凝水，减少新水的使用量。

	
	真发罐喷射冷凝器TDP9
	高效喷雾式冷凝器，Φ900，材质SS304，甲糖煮糖罐使用
	设备及工艺改进：①改建搬迁前采用自然冷却，改建搬迁后选用高效喷雾冷凝器，冷却水由自然冷却改为逆流式中空喷雾冷却塔冷却，从而减少用水、降低排污。
②采用高效喷雾式冷凝器对蒸发、煮炼的汁汽进行冷凝，相比传统的水喷射冷凝器节水25～40%，与隔板式冷凝器相当，但又无需配套使用真空泵，达到节水节能效果。

	
	设备自然冷却
	逆流式中空喷雾冷却塔
	设备及工艺改进：搬迁前设备冷却水采用自然冷却，搬迁后选用逆流式中空喷雾冷却塔，从而减少用水、降低排污。

	污水处理
	制炼冷却循环系统排水、设备冷却排污、锅炉排水等均未经过污水处理站处理，直接排放
	项目生产、生活污水全部收集后，依托制浆造纸厂的污水处理站处理后，达标排放
	优化环保环保设施，改建搬迁后，生产、生活污水全部收集后，依托制浆造纸厂的污水处理站处理，减少污染物的排放量。

	其他
	锅炉补充水有新水补充
	锅炉补充水由蒸发工序的汽凝水补充
	设备及工艺改进：改建搬迁前锅炉补充水采用新水补充，改建搬迁后，锅炉补充水采用蒸发工序的汽凝水补充，减少新水用量，降低排污量。


综上，项目制糖规模由年产2万吨白砂糖改造升级为年产15万吨白砂糖，其排水量降低降低为现有工程的36.5%，主要是采用了无滤布吸虑机，选用高效喷雾冷凝器及冷却塔，同时提高汽凝水的回用率，较自然冷却大幅减少排水。
根据建设单位提供的资料，国内相似制糖企业耗水、排水量情况如下表。
表4.5-3  国内相似制糖企业耗、排水情况
	序号
	企业名称
	设计规模榨蔗能力（t/d）
	2025年榨季实际榨蔗能力（t/d）
	吨蔗耗新水量（m3）
	吨蔗废水排放量（m3）

	1
	广西凤糖生化股份有限公司（含凤山、柳城）
	15000
	16000
	0.15
	0.21

	2
	广西凤糖六塘制糖有限公司
	5000
	5200
	0.05
	0.09

	3
	广西凤糖鹿寨制糖有限公司
	8000
	6000
	0.17
	0.19

	4
	广西凤糖罗城制糖有限公司
	8000
	6300
	0.15
	0.20

	5
	广西凤糖柳江制糖有限公司
	4000
	3600
	0.13
	0.17

	6
	广西凤糖融水和睦制糖有限公司
	5000
	4000
	0.14
	0.19

	7
	广西上上糖业有限公司
	15000
	11700
	0.21
	0.26

	8
	广西田林和平糖业有限公司
	6000
	6300
	0.24
	0.27


根据以上统计，国内同类糖厂吨蔗耗新水量为0.05~0.24m3，吨蔗废水排放量0.09~0.27m3，本项目在采取上述节水措施后，吨蔗耗水量为0.12m3，吨蔗废水排放量0.23m3，由此可见项目建成后新水消耗和废水排放处于合理排放范围。
[bookmark: _Toc30498][bookmark: _Toc20722][bookmark: _Toc15686][bookmark: _Toc530475355]4.6清洁生产分析
清洁生产是指将污染整体预防的环境战略持续地应用于生产过程、产品和服务中，通过不断改善管理和技术进步，提高资源综合利用率，减少污染物排放，以增加生态效率和减少对人类及环境的风险，其宗旨是节能、降耗、减污、增效。
本项目分为制糖先项目，清洁生产评价制糖按国家《清洁生产标准  甘蔗制糖业》（HJ/T186-2006）及《云南省甘蔗制糖行业清洁生产评价指标体系》对本项目进行分析。
[bookmark: _Toc2870]4.6.1《清洁生产标准  甘蔗制糖业》(HJ/T186-2006)
参照《清洁生产标准 甘蔗制糖业》（HJ/T186-2006），相关指标比较见表4.6-1。其中：一级代表国际清洁生产先进水平，二级为国内清洁生产先进水平，三级为国内清洁生产基本水平。
表4.6-1  项目清洁生产水平指标对照表
	指标
	一级
	二级
	三级
	本项目

	一、生产工艺与装备要求

	1.生产工艺
	（1）采用糖浆上浮工艺，改进亚硫酸法工艺，降低产品SO2含量和色值，保证产品达标率；
（2）采用混合汁低温磷浮工艺，改进碳酸法澄清工艺，改善滤泥成分，有利于综合利用、处理。
	二级，项目采用改进亚硫酸法工艺

	2.装备要求
	（1）采用真空泵冷凝系统替代水喷射冷凝系统，降低耗水量；
（2）采用洗滤布水回收利用装置，不直接向环境排放洗滤布水；
（3）采用高效泥汁过滤设备，提高滤泥固形物含量，以利于清洁运输和利用；
（4）采用高效冷凝水降温装置，提高冷却用水的重复利用率；
（5）采用高效率渣、水分离装置，提高锅炉除尘、排污水循环利用率。
	二级，（1）项目采用抽真空高效喷雾式冷凝系统；（2）滤泥冲洗水收集后，依托纸厂污水处理站处理达标后外排；（3）滤泥采用无滤布真空吸滤机过滤后，运至果园基地发酵，用于公司果园基地施肥；（4）抽真空水和汽汁冷凝水采用两级冷却塔冷却后回用。

	
	生产过程采用自动化控制，优化工艺参数。
	重点工段采用自动化控制，优化工艺参数
	根据实际情况采用自动化控制。
	二级

	二、资源能源利用指标

	1.原辅材料选择
	（1）种植基地
	甘蔗种植基地及其周围无污染源，灌溉用水符合GB5084要求，土壤满足GB15618二级标准要求。
	一级

	
	（2）甘蔗品种
	选用优良的甘蔗品种。
	一级

	
	（3）化肥与农药使用
	甘蔗种植使用有机肥、微生物肥、矿物肥；植物保护采用生物防治；限量使用化肥和高效低毒农药。
	一级

	
	（4）辅助材料
	辅助材料保证产品达到GB13104和GB14964要求，并且不会对人体健康和环境造成不利影响。
	一级

	
	（5）能源
	使用清洁能源，燃煤含硫量符合当地环保要求。
	一级

	2. 吨蔗耗新鲜水量/(m3/t)
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.5
	0.13，一级

	3.水重复利用率 /（%）
	≥90.0
	≥80.0
	≥70.0
	97.17，一级

	4.百吨蔗耗标煤
（t/100t）
	≤4.0
	≤5.0
	≤6.0
	3.54，一级

	三、产品指标

	1.产品包装
	应使用环境友好的包装材料，并符合食品卫生标准的有关规定。
	一级，项目白砂糖满足《白砂糖国家标准》（GB/T317-2018）要求。

	四、污染物产生指标（末端处理前）

	1. 吨蔗废水产生量/(m3/t)
	≤1.6
	≤2.6
	≤4.0
	0.23，一级

	2. 吨蔗化学需氧量产生量/(kg/t)
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.5
	0.2，一级

	3. 吨蔗悬浮物产生量/(kg/t)
	≤0.3
	≤1.0
	≤1.6
	0.02，一级

	五、废物回收利用指标

	1. 滤泥
	干法排放。由本企业或交由其他相关方作为生产的原辅材料予以利用。
	亚硫酸法：干法排放。由本企业或交由其他相关方作为生产的原辅材料予以利用。
碳酸法：干法排放。采取安全、有效的措施进行利用、处理，使其不对环境、生态造成危害。
	二级，滤泥运至果园基地发酵后，用于公司果园基地施肥

	2.蔗渣
	在符合环境保护要求的前提下，由本企业或交由其他相关方作为燃料或生产用的原辅材料予以利用。
	一级，86730t/a作为制浆造纸厂原料使用，剩余的120684t/a外售

	3. 糖蜜
	在符合环境保护要求的前提下，由本企业或交由其他相关方作为生产用的原辅材料予以利用。
	一级，定期外售昆明骄宇焦糖有限公司作为生产原料使用，或由玉溪湘溪食品有限公司收购

	4.炉渣
	在符合环境保护要求的前提下，由本企业或交由其他相关方作为生产用的原辅材料予以利用。
	在符合环境保护要求的前提下，采取安全、有效的措施进行利用、处理，使其不对环境、生态造成危害。
	一级，全部外售作为水泥厂辅助生产原料

	六、环境管理要求

	1.环境法律法规标准
	符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。
	一级

	2.环境审核
	按照甘蔗制糖业清洁生产审核指南的要求进行审核；按照GB/ T24001建立并进行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备。
	按照甘蔗制糖业清洁生产审核指南的要求进行审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效。
	按照甘蔗制糖业清洁生产审核指南的要求进行审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全。
	二级

	3.生产过程环境管理
	（1）GB/ T19001质量管理体系
	通过认证并有效运行。
	二级

	
	（2）岗位培训
	按GB/T24001要求建立的程序执行。
	主要岗位人员经严格培训，实行持证上岗制度。
	二级

	
	（3）生产设备的使用、维护、检修管理制度
	按GB/T24001要求建立的程序执行。
	建立管理制度，并执行。
	二级

	
	（4）生产工艺过程用水、电、汽管理
	各个计量环节安装计量仪，并建立严格的定量考核制度。
	对主要环节进行计量，并制订定量考核制度。
	二级

	
	（5）生产车间噪声
	满足GBZ1要求。
	二级

	
	（6）生产车间粉尘
	满足GBZ1要求。
	二级

	
	（7）事故、非正常生产状态应急
	建立完善的事故应急预案，并严格执行。
	对可能发生的事故有应急措施，并予以落实。
	二级

	4.环境管理
	（1）环境管理机构
	有专门机构和人员编制。
	有专门机构和人员。
	有机构和人员负责。
	二级

	
	（2）环境管理计划
	制订详细计划并实施。
	制订计划并予以实施。
	二级

	
	（3）环保设施运行管理
	有完整的运行数据记录并建立档案。
	一级

	
	（4）污染监测
	废水和废气污染源实行在线监测，有噪声污染源监测的手段。
	废水实行在线监测，并有废气、噪声污染源监测的手段。
	二级

	
	（5）信息管理
	建立计算机网络化管理系统，并有相应的保密措施。
	各项记录齐全并建档管理。
	二级

	
	（6）附设造纸、酒精及其它副产品综合利用车间
	满足相关行业清洁生产标准的一级标准。
	满足相关行业清洁生产标准的二级标准。
	满足相关行业清洁生产标准的三级标准。
	二级


由上表分析可知，项目在生产工艺与装备指标可达清洁生产二级；资源能源利用指标可达清洁生产一级；污染物产生指标可达清洁生产一级；废物回收利用指标可达清洁生产二级；环境管理要求可达清洁生产二级；项目清洁生产水平综合评价可达二级，即国内清洁生产先进水平。
[bookmark: _Toc22854]4.6.2《云南省甘蔗制糖行业清洁生产评价指标体系》
[bookmark: _Toc309253077][bookmark: _Toc307311578][bookmark: _Toc500538770][bookmark: _Toc517789105]（1）评价指标
本评价指标体系根据清洁生产的原则要求和指标的可度量性，进行指标选取。根据评价指标的性质，分为定量指标和定性指标两种。
（2）评价分级
对甘蔗制糖企业清洁生产水平的评定，是以清洁生产综合评价指数为依据的，根 据目前云南省甘蔗制糖行业的实际情况，本指标体系对达到一定综合评价指数的企 业，分别评定为清洁生产先进企业以及清洁生产企业；综合评价指数列于表4.6-2。
表4.6-2 甘蔗制糖行业不同等级的清洁生产企业综合评价指数
	清洁生产企业等级
	清洁生产综合评价指数

	清洁生产先进企业
	P≥95

	清洁生产企业
	85≤P＜95


（3）评价方法
①定量评价指标的计算
企业清洁生产定量评价指标的评价，以企业在考核周期或有关生产作业过程中各项二级指标实际达到的数值为基础进行计算，综合得出该企业定量评价指标的评价分 值。定量评价的指标从其数值情况来看，可分为两类情况：一类是该项指标的数值越高（大）越符合清洁生产评价要求（表1中带“*”指标），即正向指标；另一类是该项的数值越低（小）越符合清洁生产评价要求，即逆向指标。因此，定量评价指标的评价分值，根据其类别采用不同的计算公式。
正向指标计算公式：
[image: ]
逆向指标计算公示：
[image: ]
[image: ]
本评价指标体系单项评价指数Si取值在0-1.0之间；当Si≥1时取1；当0＜Si＜1时取Si；当 Si≤0时取0。
定量评价指标的分值计算公式如下：
[image: ]
[image: ]
②定性指标的计算
定性评价指标的分值计算公式如下：
[image: ]
③综合评价指数计算
为了综合评价企业清洁生产总体水平，在进行定量和定性评价分值计算的基础 上，将这两类指标的评价得分按不同权重（以定量指标为主，以定性指标为辅）予以 综合，得出清洁生产综合评价指数。 
综合评价指数（P）：综合评价指数是描述和评价被评价企业在考核周期内清洁 生产总体水平的一项综合指标。企业之间清洁生产综合评价指数之差可以反映企业之 间清洁生产水平的总体差距。综合评价指数按计算公式如下：
[image: ]
（3）评价结果
按《云南省甘蔗制糖行业清洁生产评价指标体系》评级结果如下。
[bookmark: _Toc173488533]表4.6-3  清洁生产定量指标评价
	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	基准值
	极限值
	实际值
	本工程权重值

	1
	生产工艺及装备指标
	5
	*日榨蔗能力
	t/d
	5
	5000
	3000
	6000
	5

	2
	资源能源消耗指标
	25
	▲吨糖单位产品综合能耗
	kgce/t
	10
	225
	420
	318.42
	5.21

	3
	
	
	▲吨糖耗新鲜水量
	m3/t
	10
	0.25
	4
	0.13
	10

	4
	
	
	*等折白砂糖产率
	%
	5
	13
	12.5
	14.97
	5

	5
	资源综合利用指标
	30
	*更正总收回率
	%
	5
	88
	86
	91.45
	5

	6
	
	
	*水重复利用率
	%
	5
	99
	95
	97.17
	2.15

	7
	
	
	*滤泥综合利用率
	%
	5
	100
	100
	5

	8
	
	
	*蔗渣综合利用率
	%
	5
	100
	100
	5

	9
	
	
	*废糖蜜综合利用率
	%
	5
	100
	100
	5

	10
	
	
	*锅炉灰渣综合利用率
	%
	5
	100
	100
	5

	11
	污染物产生指标
	25
	▲吨糖废水产生量
	m3/t
	4
	7.5
	10
	1.54
	4

	12
	
	
	吨糖COD产生量
	kg/t
	3
	0.35
	1
	0.07
	3

	13
	
	
	吨糖氨氮产生量
	kg/t
	3
	0.03
	0.1
	0.004
	3

	14
	
	
	吨糖总氮产生量
	kg/t
	3
	0.07
	0.15
	0.005
	3

	15
	
	
	吨糖总磷产生量
	kg/t
	3
	0.002
	0.005
	0.0002
	3

	16
	
	
	吨糖烟尘产生量
	kg/t
	3
	0.27
	0.4
	0.08
	3

	17
	
	
	吨糖SO2产生量
	kg/t
	3
	0.07
	0.13
	0.45
	0

	18
	
	
	吨糖NOX产生量
	kg/t
	3
	2.15
	2.68
	0.28
	3

	19
	产品特征指标
	15
	*产品优一级品率
	%
	10
	100
	95
	100
	10

	20
	
	
	*产品合格率
	%
	5
	100
	99.9
	4.9

	21
	合计
	89.26

	注 1：带▲的指标为限定性指标；带*的指标为正向指标。
注2：由于本项目的供热系统依托已批复的纸厂，因此锅炉灰渣综合利用率按100%计。


表4.7-4  清洁生产定性评价值
	[bookmark: _Toc173488532][bookmark: _Toc500538772][bookmark: _Toc307311580][bookmark: _Toc309253082][bookmark: _Toc517789107]序号
	指标
	指标权重
	基准值
	情况
	本工程权重值

	1
	▲环境法律法规标准执行情况
	20
	符合国家和云南有关法律、法规，污染物排放应达到国家和云南排放标准、总量控制和排污许可证管理要求
	符合要求
	20

	2
	工艺方案及装备要求
	10
	采用先进高效的甘蔗破碎设备，提高甘蔗破碎度，降低能耗；采用高效清净技术，降低清汁色值，减少糖分损失；采用高效冷凝装置，降低耗水量；采用高效冷凝水冷却水循环装置，提高水重复利用率；锅炉升级改造，提高热效率，降低能耗，并配备环保装置；通过控制系统对设备参数进行实施采集，优化设备参数
	符合要求
	8

	3
	自动化控制水平
	5
	压榨、澄清、蒸发、煮糖结晶、成品包装工段及锅炉采用自动化控制
	符合要求
	3

	4
	产业政策执行
	5
	生产规模符合国家或云南相关产业政策，不使用国家或 云南明令淘汰的落后工艺和装备（包括《高耗能淘汰落 后机电设备产品目录》中设备）
	符合要求
	5

	5
	清洁生产审核制度执行
	5
	按照《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》要求开展审核
	符合要求
	5

	6
	生产工艺过程用能、用水管理
	5
	进出用能（用水）单位、进出主要次级用能（用水）单位、主要用能（用水）设备的配备和管理均符合 GB 17167、GB 24789 的要求，并建立严格的定量考核制度
	符合要求
	3

	7
	生产车间卫生管理
	5
	满足 GBZ 1、GB 14881 卫生要求
	符合要求
	5

	8
	环保设施运行管理
	5
	建立环保设施运行管理台账，定期组织对环境保护设施 的使用、维护、保养情况进行专业性监督检查
	符合要求
	5

	9
	排污口管理
	5
	排污口设置符合《排污口规范化整治技术要求（试行）相关要求
	符合要求
	5

	10
	污染物排放监测
	5
	安装废水污染源自动监控系统并正常运行；安装大气污染源自动监控系统并正常运行
	符合要求
	5

	11
	环境应急
	5
	编制完善的环境应急预案，通过预案评估，并完成预案备案，定期开展环境应急演练
	符合要求
	5

	12
	环境信息公开
	5
	按照《企业事业单位环境信息公开办法》要求公开企业环境信息
	符合要求
	5

	13
	质量管理体系
	5
	通过认证并有效运行
	符合要求
	5

	14
	环境管理体系
	5
	通过认证并有效运行
	符合要求
	5

	15
	职业健康安全管理体系
	5
	通过认证并有效运行
	符合要求
	5

	16
	能源管理体系
	5
	通过认证并有效运行
	符合要求
	5

	17
	合计
	94

	注：带▲的指标为限定性指标。


[bookmark: _Toc475093213]①定量评价指标评价结果
本项目清洁生产指标权重值、工程实际达到的数据以及清洁生产的定量指标计算结果见表4.6-2，经计算本项目清洁生产定量评价指标考核总分值P1=89.26。
②定性评价指标评价结果
本项目定性评价清洁生产指标权重值、要求以及清洁生产的定性指标评价结果见表4.6-3，经计算本项目清洁生产定性评价指标考核总分值P2=94。
③企业清洁生产综合评价指数结果
经计算企业的清洁生产综合评价指数为P=0.7×89.26+0.3×94=90.68。
综上所述，根据《云南省甘蔗制糖行业清洁生产评价指标体系》，本项目可以达到云南省清洁生产企业的要求。 
[bookmark: _Toc7591]4.6.3小结
本项目从全方位，全系统的污染控制思路出发，通过采用成熟、先进的技术工艺，选用国内先进的设备，加强科学管理，强化过程控制，提高员工素质等一系列的手段，使生产过程中的各项原材料消耗指标和各项排污指标大幅下降，达到国内同行业、同规模企业中较先进的水平。公司以高起点、高标准为原则，努力追求生产过程中污染最小化。根据本报告书清洁生产评价，项目全厂均达到国内清洁生产先进水平。
本项目须严格按“环评”要求，建立专门的厂内环保机构，负责定期监测、巡察，对发现的环境问题及时处理，对跑、冒、滴、漏的设备及时发现、及时处理；厂区内已按相关要求进行标示；积极开展环保竣工验收，污染物排放达到国家和地方排放标准，获得当地环保行政主管部分发放的《排污许可证》、总量控制和排污许可证管理要求；积极开展清洁生产审核工作。
[bookmark: _Toc6839][bookmark: _Toc27314][bookmark: _Toc5742]4.7碳排放分析
4.7.1评价目的
全面识别项目运营阶段增量温室气体排放源，规范核算范围1直接排放、范围2外购电力间接排放总量及碳排放强度；结合云南省区域排放因子、制糖行业核算指南分析碳排放水平；研判项目与双碳目标、制糖行业碳达峰、地方控煤降碳政策符合性；制定可落地强制性减排管控措施，为项目环评审批、碳排放常态化管理提供完整技术依据。
4.7.2评价依据
（1）《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T32150-2025）；
（2）《建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》；
（3）《甘蔗制糖企业温室气体排放核算指南》（T/GXTDFTZH003-2023）；
（4）IPCC第六次评估报告全球变暖潜能值GWP：CO₂=1、CH₄=28、N₂O=265；
（5）国家温室气体排放因子数据库、西南（云南）区域电网碳排放核算因子。
4.7.3核算边界
（1）纳入核算（本项目增量排放）
范围1：造纸厂为本项目供汽新增褐煤燃烧温室气体排放；糖厂清净工段生石灰分解工艺CO₂排放；厂区场内转运柴油微量排放简化不计。
范围2：糖厂生产设备、公用及辅助系统外购电网电力产生的间接碳排放。
（2）不纳入核算（厂界外基线/配套设施排放）
在建制浆造纸厂供热系统消耗的燃煤产生的温室气体；
蔗渣运送至造纸厂制浆工序、蔗田田间种植、甘蔗场外运输等排放；
在建制浆造纸厂污水处理站厌氧产生的甲烷排放；
蔗渣外售作为造纸纤维原料，仅属于固废资源化，未替代化石燃料，不计碳抵扣。
4.7.4碳排放核算参数取值表
本次核算参数取值详见下表。
表4.7-1  项目排放因子和计算系数一览表
	序号
	核算参数名称
	取值
	单位
	取值依据

	1
	低热值褐煤排放因子
	2.66
	tCO₂/t煤
	国家温室气体排放因子数据库

	2
	生石灰工艺CO₂排放因子
	0.44
	tCO₂/tCaO
	T/GXTDFTZH003—2023制糖行业专用因子

	3
	云南区域电网排放因子
	0.58
	tCO₂/MWh
	西南区域电网官方核算因子

	4
	CH₄全球变暖潜能值GWP
	28
	—
	IPCC第六次评估报告


4.7.5温室气体排放量分项核算
（1）依托锅炉新增褐煤燃烧碳排放（范围1）
E燃煤=燃煤增量×褐煤排放因子
E燃煤=60641.04×2.66=161305.17tCO2e/a
（2）石灰澄清工艺分解碳排放（范围1）
E石灰=生石灰消耗量×工艺排放因子
E石灰=2628.58×0.44=1156.58tCO2e/a
（3）外购电力间接碳排放（范围2）
外购电量换算：3266.38万kWh=32663.8MWh
E外购电=外购电量(MWh)×电网排放因子
E外购电=32663.8×0.58=18945.00tCO2e/a
（4）项目全年总增量温室气体排放量
厂区无厌氧甲烷排放，总排放为三类排放叠加：
E总=E燃煤+E石灰+E外购电
E总=161305.17+1156.58+18945.00=181406.75tCO2e/年
（5）碳排放强度绩效指标
①单位甘蔗处理碳排放强度
I甘蔗=总碳排放量÷年甘蔗处理量=181406.75÷1002000≈0.1810tCO2e/t甘蔗
②单位白砂糖产品碳排放强度
I白糖=总碳排放量÷年产白砂糖量=181406.75÷150000≈1.2093tCO2e/t白砂糖
由于云南省和玉溪市暂未规划相关碳排放总量和碳排放强度数据，因此本项目暂不评价与当地双碳目标的符合性。
4.7.6碳排放结构分析汇总
根据以上核算，项目CO2排放结构表详见如下。
表4.7-2   排放结构统计表
	序号
	排放范围
	排放源类型
	年排放量（tCO₂e/a）
	占总排放比例

	1
	范围1（配套供热）
	依托锅炉新增褐煤燃烧
	161305.17
	88.92%

	2
	范围2
	厂区外购电网电力
	18945.00
	10.44%

	3
	范围1（生产工艺）
	石灰分解工艺排放
	1156.58
	0.64%

	合计
	—
	项目总增量温室气体排放
	181406.75
	100%


根据以上分析：
（1）主导排放源：依托造纸厂锅炉新增褐煤消耗贡献88.92%碳排放。国内常规现代化糖厂蔗渣就地燃料化替代燃煤，本项目蔗渣仅作为造纸纤维原料，未发挥生物质减碳作用，新增大量化石能源碳排放，碳强度远高于行业标杆企业。
（2）次要排放源：全厂无自备发电，生产完全依赖外购电网电力，间接碳排放占比10.44%。
（3）工艺排放占比极低：石灰澄清工序CO₂分解排放仅占总排放0.64%，对整体碳负荷影响微弱。
[bookmark: _Toc5187]4.7.7减污降碳措施及减排方案
（1）蒸发系统采用多效节能工艺，降低全厂蒸汽需求量，间接减少造纸厂锅炉燃煤增量。
（2）石灰澄清工段设置密闭负压收集系统，减少工艺CO₂无组织散逸。
（3）厂区分布式光伏全覆盖工程利用生产厂房屋顶、蔗渣堆场、厂区闲置空地建设分布式光伏发电系统，降低外购电网用电量，削减范围2间接碳排放。
（4）蔗区生物质回收配套工程联动周边甘蔗种植基地回收蔗叶、蔗梢，输送造纸厂锅炉作为补充生物质燃料，进一步压减褐煤消耗规模。
（5）全厂热力及生产系统节能升级压榨设备变频节能改造、工艺冷凝水100%回用、厂区热力输送管道加厚保温，降低蒸汽损耗，减少配套锅炉燃煤增量。
（6）碳排放常态化台账管理制度按榨季建立碳排放统计台账，逐月记录蒸汽采购量、外购电量、生石灰消耗量；每年编制温室气体排放自查报告，跟踪碳排放强度下降成效。
4.7.8小结及建议
项目运营期年总增量温室气体排放量181406.75tCO₂e，单位白砂糖碳排放强度1.1606tCO₂e/t糖，建议项目建设同步推动厂区分布式光伏、蔗叶生物质回收、热力系统节能改造等强制性降碳措施，尽可能削减褐煤消耗、持续降低碳排放强度。















[bookmark: _Toc10288][bookmark: _Toc12018][bookmark: _Toc578]5、建设项目周围环境概况
[bookmark: _Toc7627617][bookmark: _Toc33393623][bookmark: _Toc36203600][bookmark: _Toc7959130][bookmark: _Toc15459680][bookmark: _Toc5232211][bookmark: _Toc401304156][bookmark: _Toc14684787][bookmark: _Toc402169233][bookmark: _Toc7627511][bookmark: _Toc44322619][bookmark: _Toc35001598]3.
[bookmark: _Toc18151][bookmark: _Toc21086][bookmark: _Toc20067][bookmark: _Toc533547619][bookmark: _Toc533547627]5.1自然环境概况
[bookmark: _Toc19079][bookmark: _Toc533547620]5.1.1地理位置和交通
新平彝族傣族自治县位于云南省中部偏西南，地理坐标为北纬23°39′-24°27′、东经101°17′-102°36′。东与峨山、石屏县接壤，南与元江、墨江县毗邻，西连镇沅县，北靠双柏县。东西最大横距102km，南北最大纵距88.2千米，总面积4223km2，其中山区面积占98%。县人民政府驻地桂山镇，距省会昆明182km，玉溪市政府所在地红塔区90km。
戛洒镇地处新平县城西南面，哀牢山脉中段东麓，东与新化乡、老厂乡接壤，南与腰街镇连接，西与镇沅县和平乡相邻，北同水塘镇毗邻，镇政府所在地戛洒街距县城72km，距省会昆明市267km，玉溪市所在地红塔区167km。
拟建项目位于新平产业园区戛洒片区，行政隶属新平县戛洒镇耀南村委会，距戛洒镇政府所在地6km，项目区中心地理位置坐标为：北纬24°6′42.434″，东经101°34′23.502″，新修的戛洒～三江口二级公路从场地西南侧经过，距离S218省道约6.5km，交通便利。
项目区交通位置详见附图5.1-1。
[bookmark: _Toc4137][bookmark: _Toc533547621]5.1.2地形地貌
新平县地处滇中高原南部，由于断层陷落及河流切割等外力的作用，在境内形成平坝、中山、高山和零星丘陵四类不同的地貌景观，境内主要河流由西北向东南流淌，山脉纬向和经向构造均有，地势呈北高南低的态势，境内最高海拔3165.9m，最低海拔为422m，县内山峰林立，沟壑纵横，地表崎岖，中山侵蚀溶蚀地貌普遍发育；起伏不平的构造形成了丘陵、坡地、裸岩、陡峭等错综复杂，丰富多彩的地貌景观，属典型的山区县。
拟建项目位于新平县戛洒镇北侧约5.5km的戛洒江左岸山前洪积扇及斜坡上，洪积扇呈北东-南西向展布，地势总体北东高，南西低，地形坡度3°～10°，一般在6°，平缓向戛洒江倾斜。洪积扇北西、南东两侧分布C1、C2冲沟。
C1冲沟：位于场地北西侧，呈北东-南西走向，冲沟全长2km，冲沟上口宽50-100m,沟底宽30-50m，深10-20m,坡降约5-10%，冲沟汇水面积约1km2，冲沟两沟壁坡度约20-40°，上游呈“V”字型，在场地附近冲沟横断面呈“U ”型，沟底有较厚的砂砾石、粘性土沉积，冲沟的侧蚀和向源侵蚀现象弱，为中年期冲沟，堆积作用明显。沟内仅在雨季有少量水流，平时无水，沟底已被人工改为农业台地，呈台阶状分布，种植甘蔗等季节性作物。
C2冲沟：位于场地南东侧，呈北东-南西走向，全长约600m，冲沟上口宽10-50m, 沟底宽1-5m，深约10m，坡降5-15%，冲沟汇水面积约0.2km2，横断面呈“V”型，为幼年期冲沟，以侧蚀作用和溯源侵蚀为主，沟内植被发育，生长芒果树等树木。
[bookmark: _Toc15921]5.1.3河流水系
红河流域，红河干流在云南省境内通常称为元江，干流发源于大理州巍山县永建乡米鹿么村，流经中国云南的大理、楚雄、玉溪、红河四个地州的17个县市，于红河州河口县出境入越南；云南省境内全长680.1km，流域面积3.75万km2。红河干流在玉溪市新平县内又称戛洒江。
项目区主要河流为戛洒江；
本项目周边的地表水为西南侧约680m的戛洒江（元江），下段叫漠沙江，在新平县境内长84.6km，流域面积3267 km2，多年平均枯水流量18.1m3/s，50年一遇最小流量为4.12m3/s，落差134m，理论蕴藏水能1.405万kw，水域面积5.08km2。评价区域水系详见附图5.1-2。
[bookmark: _Toc9731][bookmark: _Toc533547624]5.1.4气象气候
新平全境属中亚热带气候，由于境内地形复杂，大体又可分为河谷高温区、半山暖温区和高山寒温区3个气候区域类型。以县城小坝子（盆地）为代表的半山暖温区地带，全年日照约2838.7小时。厂区位于鲁奎山和磨盘山之间，立体气候明显，属亚热带季风气候，主导风向为西南偏西风（WSW）。
据新平县气象站实测资料气象要素统计，据新平县气象站实测资料气象要素统计，项目区附近多年平均气温17.8℃，最高年平均气温24.2℃，最低年平均气温13.5℃，极端最高气温35.8℃，极端最低气温-2.1℃，多年平均风速2.0m/s，多年平均降水量904.4mm。
[bookmark: _Toc533547625][bookmark: _Toc3256]5.1.5植被、动物及土壤
（1）动植物
新平境内，原始生态最为典型，为世界同纬度生物多样化、同类型植物群落保留最完整的地区，哀牢山横跨热带和亚热带，形成南北动物迁徙的“走廊”和生物物种“基因库”，被列为联合国“人与生物圈”森林生态系统定位观察站和国际候鸟保护基地。县内最高海拔哀牢山主峰大磨岩峰3165.9米，最低海拔漠沙南蒿村422米，呈明显的垂直立体气候，一山之中自红河谷到哀牢山顶可分为河谷热坝高温区，半山暖温区和高山寒温区。
但项目所在地戛洒镇，以人工生态环境为主，厂址及附近以水田为主，主要作物为甘蔗及水稻。该区无自然状态下的大面积森林、湿地、无珍稀或濒危物种，植被以人工植被为主。
（2）土壤
新平县地带性土壤有六类，即燥红土、赤红壤、红壤、黄棕壤、棕壤、亚高山草甸土，详见表5.1-1。
表5.1-1 土壤类型统计表
	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	海拔（m）
	800以下
	800-1300
	1300-2200
	2200-2700
	2700-3000
	3000以上

	土壤
	燥红土
	赤红壤
	红壤
	黄棕壤
	棕壤
	亚高山灌丛草甸土


项目区域土壤主要为红壤。
[bookmark: _Toc22528][bookmark: _Toc27027]5.1.6环境敏感区
（1）云南哀牢山国家级自然保护区
哀牢山自然保护区始建于1986年，云南省人民政府批复以保护亚热带中山湿性常绿阔叶林，发挥水源涵养作用及保护黑长臂猿、绿孔雀等珍稀濒危野生动物为目的而建立的大型省级自然保护区。该自然保护区地跨云南省的三州(市)五县(市)，即普洱市的景东县、镇沅县，玉溪市的新平县和楚雄州的双柏县、楚雄市，分别在五县市建立五个保护管理所。1988年5月9日国务院以国发（1988）30号文批准哀牢山自然保护区为国家级自然保护区。为完善自然保护区的管理工作，2006年楚雄州自然保护区管理局代表哀牢山国家级自然保护区各个管理分局，委托云南省林业调查规划院编制了《云南哀牢山国家级自然保护区总体规划》，并于2009年7月取得《国家林业局关于云南哀牢山等3个国家级自然保护区总体规划的批复》（林计发[2009]173号）。
哀牢山自然保护区范围主要包括以哀牢山主峰两侧和哀牢山西北边的南华大中山。经划定，并经各级政府批准，保护区管辖范围为：哀牢山北面从楚雄西舍路乡大心山以北300m处为起点，向东南经野猪塘山、董家坝后山，至双柏的茅家、三岔河附近、大尖山，转向南经新平县分水岭、大白岩、大箐山，直至南恩河上游为止；哀牢山南面与南恩河海拔2446m高程点主山脊线为南线，西面沿与镇沅接壤的县界向北至鸡冠山，直至景东的东瓜岭、黄草坝后山、三线河等，接入南华的黄草岭以南向西转大水井、转向北至小石房、至大古木北边回转向南至大金山后山再转向北岭岗村至小木罗苴，转向南至大中山至大阱田再接楚雄西舍路乡大心山以北300m起点处。
保护区南北长126.3㎞，东西宽16.1㎞，全区总面积为67700 hm2，新平境内涉及14275 hm2。
新平县境内主要保护对象为：中山湿性常绿阔叶林、常绿阔叶苔藓矮林、云南铁杉针阔混交林、云南红豆杉，云南铁杉等；黑长臂猿、林麝、灰叶猴、水鹿、白鹇、红腹角雉、凤头蜂鹰、猛隼、斑头鸺鶹等野生动物。
（2）新平哀牢山县级自然保护区
新平哀牢山县级自然保护区位于玉溪市新平彝族傣族自治县境内，与云南哀牢山国家级自然保护区山水相连，是新平县人民政府批准建立的自然保护区，主要保护对象为中山湿性常绿阔叶林生态系统和西黑冠长臂猿及其栖息环境，为林业部门主管的自然生态系统类别、森林生态系统类型的保护区。
2008年9月1日新平彝族傣族自治县人民政府以《新平彝族傣族自治县人民政府关于确认新平哀牢山县级自然保护区的批复》（新政复[2008]106号）批准哀牢山自然保护区为县级自然保护区。又于2011年进行了修编，2011年12月30日取得《新平彝族傣族自治县人民政府关于同意新平哀牢山县级自然保护区总体规划的批复》（新政复[2011]199号），保护区调整后总面积为 10236.00 hm2（153540亩）。
保护区主要保护对象为：(1)原始中山湿性常绿阔叶林生态系统；(2)西黑冠长臂猿、灰叶猴、蜂猴、短尾猴、猕猴、林麝、黑颈长尾雉、巨蜥等国家重点保护野生动物及其栖息地；(3)长蕊木兰、桫椤、水青树、大果木莲、大叶木莲、滇桐、喜树、红椿等珍稀植物及其生境；(4)野生古茶树种质资源及其生境；(5)“百鸟朝凤”、茶马古道、古树名木、峡谷、溪流等多样的自然和人文景观；(6)倒卵叶石栎、绿背石栎、景东石栎、哀牢髭蟾、哀牢蟾蜍等区域特有动植物及其生境（栖息地）。
项目与保护区位置关系见图5.1-3
[bookmark: _Toc2577]5.2新平产业园区概况
2021年云南省发展和改革委员会印发“云南省开发区工作领导小组办公室关于升级以上开发区优化提升审核情况的通知（云发改产业[2021]1070）号”，新平工业园区优化提升为云南新平产业园区。
2021年新平工业园区管理委员会委托云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司编制了《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021—2035）》 ，现阶段正在编制《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021—2035）环境影响报告书》，2022年9月15日玉溪市生态环境局出具了关于云南新平产业园区总体规划[修编]( 2021-2035)环境影响报告书审查意见的函(玉市环函〔2022 ] 29号)。
修编后将按照“一园六区”的空间布局，园区规划用地面积4251.41公顷；其中戛洒片区规划用地面积101.81公顷。四至范围北至米直折克，南至聚兴村以南，西邻张孟线，东至三岩亮白布克坡底。戛洒片区功能分区是生物资源加工（糖纸产业循环经济集群区，分为生物资源加工组团和物流配送组团；主导产业为制糖业，废弃甘蔗渣、竹木等造纸业,结合糖纸产业链，发展高档文化用纸、生活用纸、包装用纸等。
[bookmark: _Toc36203603][bookmark: _Toc3255][bookmark: _Toc18980][bookmark: _Toc6486]5.3环境质量现状
[bookmark: _Toc7366]5.3.1区域周边污染源调查


云南新平南恩糖纸有限责任公司日处理甘蔗6000吨产业循环绿色转型升级项目
拟建厂址周围1km内主要有瑞隆页岩砖厂，其位于项目征地范围，现阶段已经拆除，拆除后区域无大型工业企业分布。项目评价范围内主要工矿企业主要分布于新平产业园区白糯格地块铜、铁采选组团和位于戛洒镇的现有云南新平南恩糖纸有限责任公司。其各企业废水排污口均位于项目排污口下游。项目评价范围内各工矿企业的排污情况详见表5.3-1及附图5.3-1。
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表5.3-1 评价范围内主要污染源情况表  单位t/a
	序号
	建设单位
	生产规模
	与项目位置关系
	废气排放情况
	废水排放矿
	排水去向
	备注

	
	
	
	
	颗粒物
	SO2
	NOx
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮
	
	

	1
	玉溪矿业有限公司
	年产3万t精矿含铜及100万t铁精矿
	东面，6km
	106.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0　
	/
	正常运营

	2
	玉溪大红山矿业有限公司
	年处理原矿达1000万t，生产铁成品矿350万t，生产铜精矿3.8万t
	东面，6.5km
	100
	0
	0
	0.89
	0.03
	0
	0　
	排入困龙河
	正常运营

	3
	新平县振兴电积铜厂
	日处理原矿500t
	南面，2.3km
	0.65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	正常运营

	4
	新平县平安矿业开发有限公司
	日处理铁矿石300t，月产铁精矿150t
	南面，5.5km
	1.8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	正常运营

	5
	新平伟申矿业开发有限责任公司
	年开采铁矿石5万t
	东面，8.5km
	8.5
	0
	0
	3.2
	0.42
	0
	0
	排入困龙河
	正常运营

	6
	玉溪坤沅矿业开发有限公司新平戛洒分公司
	年产铜精矿670吨，铁精矿9700吨
	南面，3.4km
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	正常运营

	7
	新平铠恒矿业有限公司
	日处理大红山铜矿采矿废石1200吨（36万吨/年）、年产铜精矿（品位16%）5130吨、铁精矿（品位60.52%）46512吨
	南面，22km
	2.116
	0
	0
	0
	0
	0
	0　
	/
	正常运营

	8
	新平南恩糖纸有限责任公司现有
	日处理甘蔗1500t，年产制浆3.5万t，生活用纸2万t
	西南，5.5km
	582.64
	479.04
	479.04
	227
	20.6
	1.87
	30.9
	戛洒江，
项目建成后拆除
	正常运营

	9
	玉溪大红山矿业有限公司（竜都尾矿库）
	坝顶高度210m，设计库容1.2亿m3，堆存玉溪矿业有限公司和玉溪大红山矿业有限公司洗选尾渣
	东南，10.5km
	0.5
	0
	0
	48.4
	1.36
	
	
	戛洒江
	正常运营

	10
	新平恒诚糖业有限公司
	低纯度浆状低聚果糖产量2000吨/年和高纯度粉状低聚果糖产量1000吨/年
	东南，22km
	12.906
	33.043
	21.176
	25
	2.5
	0.125
	3.75
	戛洒江
	正常运营

	11
	新平县戛洒镇污水处理厂
	污水处理总规模1万 m3 /d
	东南，8km
	0
	0
	0
	182.38
	18.24
	1.82
	0
	戛洒江
	正常运营

	12
	新平恒源糖业有限公司
	日处理甘蔗2000吨，年产白砂糖3万吨、酒精1500吨

	东南，34km
	16.509
	38.335
	24.557
	25
	1.226
	0.125
	3.75
	戛洒江
	正常运营

	13
	新平县漠沙镇污水处理厂
	处理规模为每天1000立方米污水
	东南，35km
	0
	0
	0
	36.5
	3.65
	0.365
	10.95
	戛洒江
	正常运营



[bookmark: _Toc28492]5.3.2大气环境现状
本项目大气评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境一级评价现状需要调查：“（1）调查项目所在区域环境质量达标情况；（2）调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。”
本项目涉及的基本污染物为SO2、NO2、PM10、PM2.5，其他污染物为TSP、氨、H2S、NOx、Hg、恶臭。本项目环境空气质量现状调查与评价包括空气质量达标区判定和其他污染物环境质量现状评价两部分。
5.3.2.1区域空气环境质量达标区判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），应调查所在区域环境质量达标情况，根据HJ 2.2-2018中“第6.2”项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。
本项目评价范围涉及了玉溪市新平县、普洱市镇沅县、楚雄州双柏县3个县级行政区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目采用《2024年玉溪市生态环境状况公报》、《2024年普洱市生态环境质量状况公报》、《2024年楚雄州生态环境质量状况公报》。
根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，2024年，中心城区环境空气质量一级240天，二级124天，超标2天。与去年同期相比，一级天数增加29天，二级天数减少18天，超标天数减少了10天。其中，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为19.6μg/m²，中心城区环境空气质量优良天数比率为99.5%，较上年同期上升2.8个百分点；江川区、澄江市、通海县、华宁县、易门县、峨山县、新平县、元江县空气质量优良天数比率分别为 99.4%、100%、99.4%、99.7%、99.7%、99.4%、99.7%、99.4%。
根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，2024年，全市环境空气质量良好，其中，市政府所在地环境空气质量优良率为100%，10个县（区）空气优良率在99.4%~100%之间，除镇远、孟连及景谷外，其余县区优良率均为100%；按照年均值及相应百分位数进行评价，全市空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其中，细颗粒物（PM2.5）、可吸人颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）符合一级标准；臭氧（O3）符合二级标准；10个县（区）空气质量均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
根据《2024年楚雄州生态环境质量状况公报》，2024年，楚雄州共设11个空气自动监测点位，其中国控监测点位2个（楚雄市经济开发区和楚雄州环境监测站）、省控监测点位9个（武定县监测站、双柏县环保局、南华县思源实验学校、姚安县档案馆、大姚县平安医院、永仁县人事局、元谋县环保局、牟定县环保局、禄丰市环保局）。监测项目均包含可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO₂）、二氧化氮（NO₂）、一氧化碳（CO）、臭氧（O₃）等常规6项，气象五参数（温度、湿度、气压、风向、风速）、能见度，监测频次为24小时连续自动监测，并实时上传和发布数据。2024年，全州十县市城区环境空气质量总体优良率为99.6%，与上年相比上升了1.5个百分点。
同时，本次评价收集了2025年新平县、镇沅县、双柏县环境监测站的环境空气质量指数（AQI）有效监测数据进行环境质量现状调查与评价，基本污染物环境质量现状监测结果如下：
表5.3-2  2025年新平县空气质量现状评价表
	污染物
	评价指标
	现状浓度μg/m3
	标准值μg/m3
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.67
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	11
	150
	7.33
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	7
	40
	17.50
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	13
	80
	16.25
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	24
	60
	40
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	58
	120
	48.33
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	900
	4000
	22.50
	达标

	O3
	8小时平均第90百分位数
	121
	160
	75.63
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	16
	30
	53.33
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	43
	60
	71.67
	达标


表5.3-2  2025年镇沅县空气质量现状评价表
	污染物
	评价指标
	现状浓度μg/m3
	标准值μg/m3
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	4.31
	60
	7.18 
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	7
	150
	4.67 
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	4.41
	40
	11.03 
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	8
	80
	10.00 
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	31.06
	60
	51.77 
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	76
	120
	63.33 
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	1200
	4000
	30.00 
	达标

	O3
	8小时平均第90百分位数
	98
	160
	61.25 
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	21.90
	30
	73.00 
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	58
	60
	96.67 
	达标


表5.3-2  2025年双柏县空气质量现状评价表
	污染物
	评价指标
	现状浓度μg/m3
	标准值μg/m3
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7.17
	60
	11.95 
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	10
	150
	6.67 
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	7.1
	40
	17.75 
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	18
	80
	22.50 
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	25.19
	60
	41.98 
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	64
	120
	53.33 
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	1100
	4000
	27.50 
	达标

	O3
	8小时平均第90百分位数
	112
	160
	70.00 
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	17.06
	30
	56.87 
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	50
	60
	83.33 
	达标


根据2025年监测数据可知，新平县、镇沅县、双柏县的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准中执行过渡阶段浓度限值，项目所在区域属于环境空气质量达标区。
5.3.2.2其他污染物环境质量现状
本项目主要大气特征污染物主要为TSP、氨、H2S、NOx、Hg、恶臭，为说明区域环境空气现状情况，建设单位委托云南浩辰环保科技有限公司对区域其他污染物环境空气质量现状进行了补充监测。
（1）监测方案
①监测点位及监测因子：共布设3个点位：项目区下风向200m处（HQ01）、云南新平哀牢山县级自然保护区（HQ02）、云南哀牢山国家级自然保护区（HQ03）；监测布点详见图5.3-1。
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图5.3-1  大气环境现状监测布点图
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.3.2监测布点”规定“以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点”的要求；根据近20年的气象数据统计结果，项目区域常年主导风向为西南（WSW），本次设置的厂界下风向200m处监测点，位于项目东北面，处于项目下风向；由此可知设置的监测点符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求。补充监测点的基本信息详见下表。 
表5.3-3  环境空气补充监测点位基本信息
	测点编号
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1
	项目区下风向200m处（HQ01）
	101.576433866
	24.111744661
	TSP、氨、H2S、NOx、Hg、恶臭
	2025.8.3~10
	东北
	200m

	2
	云南新平哀牢山县级自然保护区（HQ02）
	103.806397907
	25.361448665
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO
	2025.8.3~10
	西南面
	11.798km

	3
	云南哀牢山国家级自然保护区（HQ03）
	103.793351642
	25.771376033
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO
	2025.8.3~10
	西南面
	9.26km


②监测频次：根据国家环保局颁布的关于空气环境质量采样频率和采样时间的相关规定和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）对污染物监测数据的统计有效性的规定，小时值采样频次为：取02，08，14，20时4个小时浓度，连续监测7天；日均值采样时间不低于20小时，连续监测7天。
③采样和分析方法：各测点的采样方法及样品分析方法均按国家环保总局颁布的技术规范及有关规定执行。
（2）二类区监测结果
项目所在区域空气环境质量属于二类功能区，根据监测结果整理归纳后，结果见下表。
表5.3-4   特征污染物补充现状监测统计结果
	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准（ug/m3）
	监测浓度范围/（ug/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	达标情况

	厂界下风向200m处（HQ01）
	TSP
	日均
	300
	73~79
	26.3
	0
	达标

	
	NOx
	小时
	250
	28~65
	26
	0
	达标

	
	
	日均
	100
	45~47
	47
	0
	达标

	
	Hg
	日均
	/
	3×10-9L
	/
	/
	/

	
	NH3
	小时
	200
	20~40
	10.0
	0
	达标

	
	H2S
	小时
	10
	2~4
	20.0
	0
	达标

	
	臭气浓度
	一次
	/
	＜10
	/
	/
	/


根据补充监测结果，大气补充监测点环境空气中的TSP（日均浓度）、NOx（小时、日均浓度）均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值；NH3、H2S小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1中浓度限值；汞及其化合物无日均值质量标准、臭气浓度无质量标准，本次评价只列出其监测值，作为环境空气质量的参考值，不作评价。
（3）一类区监测结果
项目大气评价范围涉及云南新平哀牢山县级自然保护区（HQ02）、云南哀牢山国家级自然保护区（HQ03）2个大气环境一类区，根据监测结果整理归纳后，结果见下表。
表5.3-5 一类区监测结果 单位：μg/m3
	监测点
	污染物
	平均时间
	评价标准
	监测浓度范围
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	云南新平哀牢山县级自然保护区（HQ02）
	PM10
	日均浓度
	50
	32~39
	78
	0
	达标

	
	PM2.5
	日均浓度
	35
	18~22
	62.9
	0
	达标

	
	SO2
	小时浓度
	150
	7~19
	12.7
	0
	达标

	
	
	日均浓度
	50
	13~17
	34
	0
	达标

	
	CO
	小时浓度
	10000
	500~700
	7
	0
	达标

	
	
	日均浓度
	4000
	600~700
	17.5
	0
	达标

	
	NO2
	小时浓度
	200
	8~22
	11
	0
	达标

	
	
	日均浓度
	80
	14~16
	20
	0
	达标

	
	O3
	8h平均浓度
	100
	34~44
	44
	0
	达标

	
	
	小时浓度
	160
	20~55
	34.4
	0
	达标

	云南哀牢山国家级自然保护区（HQ03）
	PM10
	日均浓度
	50
	31~38
	76
	0
	达标

	
	PM2.5
	日均浓度
	35
	17~20
	57.1
	0
	达标

	
	SO2
	小时浓度
	150
	7~20
	13.3
	0
	达标

	
	
	日均浓度
	50
	11~16
	32
	0
	达标

	
	CO
	小时浓度
	10000
	500~800
	8
	0
	达标

	
	
	日均浓度
	4000
	600~700
	17.5
	0
	达标

	
	NO2
	小时浓度
	200
	7~18
	9
	0
	达标

	
	
	日均浓度
	80
	12~15
	18.8
	0
	达标

	
	O3
	8h平均浓度
	100
	30~41
	41
	0
	达标

	
	
	小时浓度
	160
	20~50
	31.2
	0
	达标


根据监测结果，一类区云南新平哀牢山县级自然保护区（HQ02）、云南哀牢山国家级自然保护区（HQ03）空气环境中的臭氧、二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮小时浓度值和日均浓度值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段一级标准；PM10、PM2.5日均浓度值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段一级标准。
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5.3.3.1区域地表水环境质量现状
根据对项目现场的踏勘，距离项目区最近的地表水为西南侧约680m的戛洒江（元江），根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，本项目属于红河巍山-河口保留区，该用水区由巍山县洗澡塘至出境口，全长614.1km，自北向东南流经巍山、南涧、双柏、新平、元江，开发利用程度较低，2020年水质目标为Ⅲ类，规划水平年2030年水质目标Ⅲ类。本项目水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，2024年，全市17个河流水质监测断面中，水质状况优符合Ⅰ～Ⅱ类标准的断面12个，占70.6%；水质状况良好符合Ⅲ类标准的断面3个，占17.6%。断面水质优良率88.2%；水质状况轻度污染符合Ⅳ类标准断面2个，占11.8%；无中度、重度污染断面。
项目属于戛洒江（元江）水流，根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，项目下游约58km处的南薅断面（省控断面）水质2024年可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；项目所在区域为地表水环境质量达标区。
5.3.3.2补充监测
为进一步解评价区地表水环境质量状况，建设单位委托云南浩辰环保科技有限公司戛洒江（元江）进行了监测。
（1）监测方案
监测项目：pH、色度、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、氯化物、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、水温。
监测点：1#-戛洒江排污口上游400m断面、2#-戛洒江排污口下游500m断面、3#-戛洒江下游2000m断面、4#-戛洒江下游5000m断面；监测布点详见图5.3-2。
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图5.3-2  地表水环境现状监测布点图
监测频次：监测点的采样方法及样品分析方法均按国家环保总局颁布的技术规范及有关规定执行。采样3天，每天一次。
（2）监测结果及分析评价
•评价方法：评价采用导则推荐的单项污染指数法，即：


式中： Sij――单因子污染指数；
	Cij――污染物浓度实测值，mg/L；
	       Csj――地表水水质标准，mg/L。
pH的标准指数为：

		  pHj≤7.0    

		pHj＞7.0
	式中：SpHj――pH单因子污染指数；
	      pHj――pH实测值；
	      pHsd、pHsu――标准下限或上限值。
  DO的标准指数为：
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式中：SDO,j――溶解氧的标准指数；
       DOj――溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；
         DOS――溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；
      DOf――饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T）；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=（491-2.65S）/（33.5+T）；
      S――实用盐度符号，量纲一；
      T――水温，℃。
•评价标准
评价标准按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定Ⅲ类水域标准执行。
•评价结果
经整理归纳后，主要结果列于下表中。
表5.3-6  地表水监测结果
	分析项目
	采样日期
	1#断面
	2#断面
	3#断面
	4#断面
	标准
	单项指数
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	1#断面
	2#断面
	3#断面
	4#断面
	

	pH（无量纲）
	2025.08.04
	7.1
	7.2
	7.2
	7.2
	6~9
	0.05
	0.1
	0.1
	0.1
	达标

	
	2025.08.05
	7.2
	7.2
	7.1
	7.4
	
	0.1
	0.1
	0.05
	0.2
	达标

	
	2025.08.06
	7.1
	7.3
	7.3
	7.3
	
	0.05
	0.15
	0.15
	0.15
	达标

	色度（度）
	2025.08.04
	20
	25
	25
	20
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	2025.08.05
	20
	25
	25
	20
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	2025.08.06
	20
	25
	25
	20
	
	/
	/
	/
	/
	/

	溶解氧（mg/L）
	2025.08.04
	7.23
	7.42
	7.46
	7.43
	≥5
	0.51 
	0.46 
	0.44 
	0.43 
	达标

	
	2025.08.05
	6.98
	7.54
	7.25
	7.60
	
	0.55 
	0.43 
	0.49 
	0.40 
	达标

	
	2025.08.06
	7.12
	7.61
	7.5
	7.54
	
	0.52 
	0.41 
	0.45 
	0.40 
	达标

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2025.08.04
	3.1
	3.2
	2.7
	3.0
	≤6
	0.52 
	0.53 
	0.45 
	0.50
	达标

	
	2025.08.05
	3.2
	3.2
	2.8
	2.9
	
	0.53 
	0.53 
	0.47 
	0.48
	达标

	
	2025.08.06
	3.1
	3
	2.8
	2.8
	
	0.52 
	0.50 
	0.47 
	0.47
	达标

	化学需氧量（mg/L）
	2025.08.04
	8
	13
	14
	10
	≤20
	0.4
	0.65
	0.7
	0.50
	达标

	
	2025.08.05
	6
	11
	18
	11
	
	0.3
	0.55
	0.9
	0.55
	达标

	
	2025.08.06
	10
	11
	16
	10
	
	0.5
	0.55
	0.8
	0.50
	达标

	五日生化需氧量（mg/L）
	2025.08.04
	1.6
	2.8
	3.2
	1.9
	≤4
	0.4
	0.7
	0.8
	0.48
	达标

	
	2025.08.05
	1.5
	2.7
	3.5
	2.0
	
	0.375
	0.68
	0.86
	0.50
	达标

	
	2025.08.06
	1.8
	2.4
	3.4
	2.4
	
	0.45
	0.6
	0.85
	0.60
	达标

	氨氮（mg/L）
	2025.08.04
	0.841
	0.723
	1.12
	0.709
	≤1.0
	0.84 
	0.72 
	1.12 
	0.71
	达标

	
	2025.08.05
	0.821
	0.703
	1.11
	0.678
	
	0.82 
	0.70 
	1.11 
	0.68
	达标

	
	2025.08.06
	0.835
	0.715
	1.11
	0.669
	
	0.84 
	0.72 
	1.11 
	0.67
	达标

	总磷（mg/L）
	2025.08.04
	0.06
	0.06
	0.08
	0.04
	≤0.2
	0.3
	0.3
	0.4
	0.20
	达标

	
	2025.08.05
	0.05
	0.07
	0.09
	0.04
	
	0.25
	0.35
	0.45
	0.20
	达标

	
	2025.08.06
	0.07
	0.06
	0.08
	0.06
	
	0.35
	0.3
	0.4
	0.30
	达标

	氯化物（mg/L）
	2025.08.04
	18
	12
	33
	16
	≤250
	0.07 
	0.05 
	0.13 
	0.06
	达标

	
	2025.08.05
	18
	13
	30
	17
	
	0.07 
	0.05 
	0.12 
	0.07
	达标

	
	2025.08.06
	18
	13
	31
	17
	
	0.07 
	0.05 
	0.12 
	0.07
	达标

	铜（mg/L）
	2025.08.04
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.05
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.06
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	锌（mg/L）
	2025.08.04
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.05
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.06
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	氟化物（mg/L）
	2025.08.04
	0.16
	0.15
	0.15
	0.16
	≤1.0
	0.16
	0.15
	0.15
	0.16
	达标

	
	2025.08.05
	0.16
	0.16
	0.15
	0.16
	
	0.16
	0.16
	0.15
	0.16
	达标

	
	2025.08.06
	0.15
	0.15
	0.16
	0.15
	
	0.15
	0.15
	0.16
	0.15
	达标

	砷（mg/L）
	2025.08.04
	0.0011
	0.0009
	0.0005
	0.0004
	≤0.05
	0.02 
	0.02 
	0.01 
	0.01
	达标

	
	2025.08.05
	0.0012
	0.0009
	0.0006
	0.0004
	
	0.02 
	0.02 
	0.01 
	0.01
	达标

	
	2025.08.06
	0.0011
	0.0009
	0.0004
	0.0005
	
	0.02 
	0.02 
	0.01 
	0.01
	达标

	汞（mg/L）
	2025.08.04
	0.00004L
	0.00005
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.0001
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.05
	0.00004L
	0.00005
	0.00004L
	0.00004L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.06
	0.00004L
	0.00006
	0.00004L
	0.00004L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	镉（mg/L）
	2025.08.04
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.05
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.06
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	六价铬（mg/L）
	2025.08.04
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.05
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.06
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	铅（mg/L）
	2025.08.04
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	≤0.05
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	达标

	
	2025.08.05
	0.002
	0.001
	0.001
	0.001
	
	0.04
	0.02
	0.02
	0.02
	达标

	
	2025.08.06
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	达标

	氰化物（mg/L）
	2025.08.04
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.2
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.05
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.06
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	挥发酚（mg/L）
	2025.08.04
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.05
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.06
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	石油类（mg/L）
	2025.08.04
	0.01L
	0.02
	0.04
	0.04
	≤0.05
	＜1
	0.4
	0.8
	0.8
	达标

	
	2025.08.05
	0.01L
	0.02
	0.04
	0.04
	
	＜1
	0.4
	0.8
	0.8
	达标

	
	2025.08.06
	0.01L
	0.03
	0.03
	0.04
	
	＜1
	0.6
	0.6
	0.8
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	2025.08.04
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.05
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.06
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	硫化物（mg/L）
	2025.08.04
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.2
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.05
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	
	2025.08.06
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	水温
	2025.08.04
	17.6
	17.7
	18.4
	18.8
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	2025.08.05
	18.2
	18.0
	18.2
	18.5
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	2025.08.06
	18.3
	17.9
	17.4
	19.1
	
	/
	/
	/
	/
	/


根据上表分析，本次补充监测的5个断面全部监测指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。
[bookmark: _Toc23433]5.3.4地下水环境现状
为了解项目区地下水环境质量现状，2025年8月3日委托云南浩辰环保科技有限公司进行地下水环境现状监测。
（1）监测方案
监测点：监测井1#（ZK1）、监测井2#（ZK4）、监测井3#（ZK6）、监测井4#（ZK5）、监测井5#（ZK7），共5个点位；监测布点详见图5.3-3。
[image: QQ20260506-155120 拷贝3]
图5.3-3  地下水现状监测布点图
本项目地下水评价等级为三级评价，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：“三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1~2个。原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个。”的要求；
本次评价现状监测点中的监测井1#（ZK1）位于项目区地水流向上游，监测井2#（ZK4）、监测井4#（ZK5）位于项目区地水流向侧游，监测井3#（ZK6）、监测井5#（ZK7）位于项目区地水流向下游；综上所述，本评价选取的现状监测点位满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）布点原则；地下水监测点的基本信息详见下表。 
表5.3-7   地下水监测点位基本信息
	测点编号
	监测点
名称
	监测点坐标
	相对厂址方位
	相对厂界距离(m)

	
	
	经度
	纬度
	
	

	1#
	监测井1#（ZK1）
	101°34′30.512″
	24°6′50.489″
	北侧
	250

	2#
	监测井2#（ZK4）
	101°34′24.699″
	24°6′36.722″
	东南
	70

	3#
	监测井3#（ZK6）
	101°34′5.349″
	24°6′34.889″
	西南
	407

	4#
	监测井4#（ZK5）
	101°34′2.954″
	24°6′39.578″
	西南
	466

	5#
	监测井5#（ZK7）
	101°34′6.160″
	24°6′30.658″
	南
	560


监测项目：pH、钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子、氯离子、硫酸根离子、色度、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铜、镉、铁、锰、铅、汞、砷、六价铬、细菌总数、总大肠菌群。
监测频次：采样方法及样品分析方法均按国家环保总局颁布的技术规范及有关规定执行。监测1天，每个监测点取1个混合样。
（2）监测结果
①地下水化学类型
表5.3-8   评价区地下水化学类型表
	监测点位
	监测时间
	阴离子（mg/L）
	阳离子（mg/L）
	水化学类型

	
	
	CO32-
	HCO3-
	Cl-
	SO42-
	K+
	Na+
	Ca+
	Mg+
	

	监测井1#（ZK1）
	2025.8.3
	5L
	41
	12.6
	39.6
	2.05
	8.00
	20.9
	5.21
	HCO3-Ca

	监测井2#（ZK2）
	2025.8.3
	5L
	45
	11.9
	34.7
	2.06
	6.74
	21.8
	5.24
	HCO3-Ca

	监测井3#（ZK4）
	2025.8.3
	5L
	188
	2.76
	121
	2.13
	13.5
	67.2
	22.2
	HCO3-Ca

	监测井4#（ZK5）
	2025.8.3
	5L
	28
	13.3
	42.6
	2.10
	7.19
	21.0
	5.16
	HCO3-Ca

	监测井5#（ZK7）
	2025.8.3
	5L
	33
	12.6
	38.4
	2.02
	7.34
	19.7
	5.23
	HCO3-Ca


根据上表判别，项目区域地下水化学类型为HCO3-Ca型。
②监测水质中阴阳离子平衡分析
各种离子在水体中处于一种相互联系，相互制约的平衡状态之中，任何一种平衡因素的变化，都必然会使原有的平衡发生改变，从而达到一种新的平衡。因此利用化学平衡的理论，可以及时发现较大的分析误差和失误，控制和核对数据的正确性；本次评价参照《生活饮用水标准检验方法—水质分析质量控制》（GB/T 5750.3-2006）“表2”中阴阳离子平衡的计算方法及评价标准，分析本次地下水监测中的阴阳离子监测结果合理性。阴阳离子平衡计算公式如下：
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其中：离子的毫摩尔的计算公式如下：
离子的毫摩尔当量(meq/L)=质量浓度(mg/L)×离子的化合价÷离子的原子量
根据以上公式，地下水监测点中的阴阳离子监测结果合理性分析如下：
表5.3-9   1#监测点阴阳离子平衡分析
	阴离子
	质量浓度
	离子的原子量
	离子化合价
	离子的毫摩尔当量
	阳离子
	质量浓度
	离子的原子量
	离子化合价
	离子的毫摩尔当量

	CO32-
	0
	60
	2
	0.00 
	K+
	2.05
	39
	1
	0.05 

	HCO3-
	41
	61
	1
	0.67 
	Na+
	8
	23
	1
	0.35 

	Cl-
	12.6
	35.5
	1
	0.35 
	Ca2+
	20.9
	40
	2
	1.05 

	SO42-
	39.6
	96
	2
	0.83 
	Mg2+
	5.21
	24
	2
	0.43 

	合计
	
	
	
	1.85 
	
	
	
	
	1.88 

	误差计算结果
	-0.74 

	合理性分析
	10＜误差＜10；阴阳离子监测浓度处于合理范围内，监测数据有效


表5.3-10  2#监测点阴阳离子平衡分析
	阴离子
	质量浓度
	离子的原子量
	离子化合价
	离子的毫摩尔当量
	阳离子
	质量浓度
	离子的原子量
	离子化合价
	离子的毫摩尔当量

	CO32-
	0
	60
	2
	0.00 
	K+
	2.06
	39
	1
	0.05 

	HCO3-
	45
	61
	1
	0.74 
	Na+
	6.74
	23
	1
	0.29 

	Cl-
	11.9
	35.5
	1
	0.34 
	Ca2+
	21.8
	40
	2
	1.09 

	SO42-
	34.7
	96
	2
	0.72 
	Mg2+
	5.24
	24
	2
	0.44 

	合计
	
	
	
	1.80 
	
	
	
	
	1.87 

	误差计算结果
	-2.09 

	合理性分析
	10＜误差＜10；阴阳离子监测浓度处于合理范围内，监测数据有效


表5.3-11   3#监测点阴阳离子平衡分析
	阴离子
	质量浓度
	离子的原子量
	离子化合价
	离子的毫摩尔当量
	阳离子
	质量浓度
	离子的原子量
	离子化合价
	离子的毫摩尔当量

	CO32-
	0
	60
	2
	0.00 
	K+
	2.13
	39
	1
	0.05 

	HCO3-
	188
	61
	1
	3.08 
	Na+
	13.5
	23
	1
	0.59 

	Cl-
	2.76
	35.5
	1
	0.08 
	Ca2+
	67.2
	40
	2
	3.36 

	SO42-
	121
	96
	2
	2.52 
	Mg2+
	22.2
	24
	2
	1.85 

	合计
	
	
	
	5.68 
	
	
	
	
	5.85 

	误差计算结果
	-1.48 

	合理性分析
	10＜误差＜10；阴阳离子监测浓度处于合理范围内，监测数据有效


表5.3-12   4#监测点阴阳离子平衡分析
	阴离子
	质量浓度
	离子的原子量
	离子化合价
	离子的毫摩尔当量
	阳离子
	质量浓度
	离子的原子量
	离子化合价
	离子的毫摩尔当量

	CO32-
	0
	60
	2
	0.00 
	K+
	2.1
	39
	1
	0.05 

	HCO3-
	28
	61
	1
	0.46 
	Na+
	7.19
	23
	1
	0.31 

	Cl-
	13.3
	35.5
	1
	0.37 
	Ca2+
	21
	40
	2
	1.05 

	SO42-
	42.6
	96
	2
	0.89 
	Mg2+
	5.16
	24
	2
	0.43 

	合计
	
	
	
	1.72 
	
	
	
	
	1.85 

	误差计算结果
	-3.51 

	合理性分析
	10＜误差＜10；阴阳离子监测浓度处于合理范围内，监测数据有效


表5.3-13   5#监测点阴阳离子平衡分析
	阴离子
	质量浓度
	离子的原子量
	离子化合价
	离子的毫摩尔当量
	阳离子
	质量浓度
	离子的原子量
	离子化合价
	离子的毫摩尔当量

	CO32-
	0
	60
	2
	0.00 
	K+
	2.02
	39
	1
	0.05 

	HCO3-
	33
	61
	1
	0.54 
	Na+
	7.34
	23
	1
	0.32 

	Cl-
	12.6
	35.5
	1
	0.35 
	Ca2+
	19.7
	40
	2
	0.99 

	SO42-
	38.4
	96
	2
	0.80 
	Mg2+
	5.23
	24
	2
	0.44 

	合计
	
	
	
	1.70 
	
	
	
	
	1.79 

	误差计算结果
	-2.75 

	合理性分析
	10＜误差＜10；阴阳离子监测浓度处于合理范围内，监测数据有效


根据的阴阳离子平衡计算分析，结算结果显示：本次6个监测点中的阴阳离子平衡误差均处于合理范围内，监测数据合理、可信。
③水质监测结果统计
•评价方法：评价采用导则推荐的单项污染指数法，即：


式中： Sij――单因子污染指数；
	Cij――污染物浓度实测值，mg/L；
	       Csj――地表水水质标准，mg/L。
pH的标准指数为：

		  pHj≤7.0    

		pHj＞7.0
	式中：SpHj――pH单因子污染指数；
	      pHj――pH实测值；
	      pHsd、pHsu――标准下限或上限值。
  •评价标准
评价标准按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准执行。
•评价结果
经整理归纳后，主要结果列于下表中。

表5.3-14    水质现状监测结果单位：mg/L
	项目
	监测值
	评价标准
	单因子指数
	达标情况

	
	监测井1#（ZK1）
	监测井2#（ZK2）
	监测井3#（ZK4）
	监测井4#（ZK5）
	监测井5#（ZK7）
	
	监测井1#（ZK1）
	监测井2#（ZK2）
	监测井3#（ZK4）
	监测井4#（ZK5）
	监测井5#（ZK7）
	

	pH（无量纲）
	6.9
	7.0
	7.2
	7.2
	7.3
	6.5-8.5
	0.2
	0
	0.13
	0.13
	0.2
	达标

	色度（度）
	5
	5
	5
	5
	5
	≤15
	0.33
	0.33
	0.33
	0.33
	0.33
	达标

	溶解性总固体
	470
	480
	314
	320
	300
	≤1000
	0.47
	0.48
	0.31
	0.32
	0.30
	达标

	总硬度
	203
	245
	260
	228
	211
	≤450
	0.45
	0.54
	0.58
	0.51
	0.47
	达标

	高锰酸盐指数
（以O2计）
	1.13
	1.05
	1.18
	0.92
	0.87
	≤3.0
	0.35
	0.39
	0.31
	0.29
	1.00
	达标

	氨氮
	0.135
	0.083
	0.049
	0.095
	0.086
	≤0.5
	0.17
	0.10
	0.19
	0.17
	1.00
	达标

	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	氟化物
	0.10
	0.12
	0.18
	0.16
	0.18
	≤1.0
	0.10
	0.12
	0.18
	0.16
	0.18
	达标

	氯化物
	16
	15
	10L
	18
	16
	≤250
	0.06
	0.06
	＜1
	0.07
	0.06
	达标

	硫酸盐
	47
	44
	139
	53
	48
	≤250
	0.19
	0.18
	0.56
	0.21
	0.19
	达标

	硝酸盐氮
	0.29
	0.18
	1.17
	0.32
	0.27
	≤20
	0.01
	0.01
	0.06
	0.02
	0.01
	达标

	亚硝酸盐氮
	0.003L
	0.003L
	0.007
	0.003L
	0.003L
	≤1.0
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	铜
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	镉
	0.0002
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	铁
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	≤0.3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	锰
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	铅
	0.002
	0.001
	0.001
	0.001L
	0.001
	≤0.01
	0.20
	0.10
	0.10
	＜1
	0.10
	达标

	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.001
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	砷
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.01
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	达标

	细菌总数CFU/mL
	38
	32
	44
	45
	20
	≤100
	0.38
	0.32
	0.44
	0.45
	0.20
	达标

	总大肠菌群MPN/100mL
	＜2
	＜2
	2
	2
	＜2
	≤3.0
	＜1
	＜1
	0.67
	0.67
	＜1
	达标


根据上表监测结果分析可知，本次5个监测点位各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类水体标准。
[bookmark: _Toc25348]5.3.5声环境现状评价
为了解项目区声环境质量现状，建设单位委托云南浩辰环保科技有限公司于2025年8月对项目厂界及周边村庄声环境质量现状进行了监测。结果如下：
5.3.5.1现状监测
监测单位：云南浩辰环保科技有限公司
监测项目：等效A声级Leq；
监测点位：厂界东（1#）、南（2#）、西（3#）、北（4#）以及厂界南侧（5#聚兴村）、西北侧（6#南恩村），共布设6个点。
[image: QQ20260506-142119 拷贝4]
图5.3-4  声环境现状监测布点图
监测时段：2025年8月7日-8日，连续监测两天，每天昼、夜各一次；
监测方法：监测及分析方法依照GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的有关规定执行；
评价标准：厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，周边村庄执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
5.3.5.2监测结果及评价
现状监测结果见下表。
表5.3-15   噪声监测结果统计表
	监测点
	日期
	等效声级Leq（A）

	
	
	昼间
	夜间

	
	
	监测结果
	标准
	达标情况
	监测结果
	
	达标情况

	厂界东
	2025.8.7
	54
	65
	达标
	45
	55
	达标

	
	2025.8.8
	54
	
	达标
	46
	
	达标

	厂界南
	2025.8.7
	53
	
	达标
	44
	
	达标

	
	2025.8.8
	54
	
	达标
	45
	
	达标

	厂界西
	2025.8.7
	54
	
	达标
	45
	
	达标

	
	2025.8.8
	53
	
	达标
	44
	
	达标

	厂界北
	2025.8.7
	54
	
	达标
	44
	
	达标

	
	2025.8.8
	55
	
	达标
	43
	
	达标

	聚兴村
	2025.8.7
	53
	60
	达标
	43
	50
	达标

	
	2025.8.8
	53
	
	达标
	44
	
	达标

	南恩村
	2025.8.7
	53
	
	达标
	43
	
	达标

	
	2025.8.8
	54
	
	达标
	44
	
	达标


根据表中数据，项目区厂界各监测点昼间和夜间监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求，南恩村和聚兴村昼间和夜间监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
[bookmark: _Toc30032]5.3.6土壤环境现状调查
本项目为制糖业建设项目，属于《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1中的其他行业，为IV类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。
本次评价为了解项目区土壤质量状况，2025年8月3日委托云南浩辰环保科技有限公司、江西志科检测技术有限公司对项目区3个表层样进行监测，监测点位及监测项目详见下表。
（1）项目监测点位：见下表。
表5.3-16     项目监测点布置
	点位名称
	土地利用现状
	编号
	检测项目

	厂内1#表层样点（压榨车间）
	建设用地
	TR1-1（0~0.2m）
	建设用地基础45项

	
	
	
	理化指标

	厂内2#表层样点（制炼车间）
	建设用地
	TR2-1（0~0.2m）
	建设用地基础45项

	
	
	
	理化指标

	厂内3#表层样点（循环水站）
	建设用地
	TR3-1（0~0.2m）
	建设用地基础45项

	
	
	
	理化指标


[image: QQ20260506-142119 拷贝5]
图5.3-5  土壤现状监测布点图
（2）监测项目：
建设用地（基础45项）：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、茚并[1，2，3-cd]芘、二苯芘[a，h]蒽、萘。
土壤理化性质：pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度。
（3）监测频率：一次采样。
（4）监测分析方法：按《环境监测分析方法》中有关规定执行。
土壤理化性质监测结果及土壤监测结果如下表。
表5.3-17  土壤理化性质监测结果
	项目
	厂内1#表层样点（压榨车间）
	厂内2#表层样点（制炼车间）
	厂内3#表层样点（循环水站）

	pH（无量纲）
	6.37
	6.56
	5.91

	阳离子交换量（cmol+/kg）
	4.4
	4.1
	4.9

	土壤氧化还原电位（mV）
	461
	468
	476

	渗滤率（mm/min）
	2.71
	2.60
	2.87

	容重（g/cm3）
	1.27
	1.15
	1.29

	总孔隙度（%）
	44.4
	52.1
	35.0


表5.3-18 项目区范围内土壤监测结果单位： pH：无量纲，其余指标 mg/kg
	检测项目
	厂内1#表层样点（压榨车间）
	厂内2#表层样点（制炼车间）
	厂内3#表层样点（循环水站）
	风险筛选值
	管控值
	评价结果

	pH
	6.37
	6.56
	5.91
	/
	/
	/

	砷
	6.51
	6.48
	8.08
	60
	140
	小于风险筛选值

	镉
	0.44
	0.41
	0.37
	65
	172
	小于风险筛选值

	六价铬
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	5.7
	78
	小于风险筛选值

	铜
	23
	24
	24
	18000
	36000
	小于风险筛选值

	铅
	11.3
	12.6
	11.7
	800
	2500
	小于风险筛选值

	汞
	0.047
	0.080
	0.050
	38
	82
	小于风险筛选值

	镍
	40
	44
	42
	900
	2000
	小于风险筛选值

	四氯化碳
	ND
	ND
	ND
	2.8
	36
	小于风险筛选值

	氯仿
	ND
	ND
	ND
	0.9
	10
	小于风险筛选值

	氯甲烷
	ND
	ND
	ND
	37
	120
	小于风险筛选值

	1,1-二氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	9
	100
	小于风险筛选值

	1,2-二氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	5
	21
	小于风险筛选值

	1,1-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	66
	200
	小于风险筛选值

	顺-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	596
	2000
	小于风险筛选值

	反-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	54
	163
	小于风险筛选值

	二氯甲烷
	ND
	ND
	ND
	616
	2000
	小于风险筛选值

	1,2-二氯丙烷
	ND
	ND
	ND
	5
	47
	小于风险筛选值

	1,1,1,2-四氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	10
	100
	小于风险筛选值

	1,1,2,2-四氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	6.8
	50
	小于风险筛选值

	四氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	53
	183
	小于风险筛选值

	1,1,1-三氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	840
	840
	小于风险筛选值

	1,1,2-三氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	2.8
	15
	小于风险筛选值

	三氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	2.8
	20
	小于风险筛选值

	1,2,3-三氯丙烷
	ND
	ND
	ND
	0.5
	5
	小于风险筛选值

	氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	0.43
	4.3
	小于风险筛选值

	苯
	ND
	ND
	ND
	4
	40
	小于风险筛选值

	氯苯
	ND
	ND
	ND
	270
	1000
	小于风险筛选值

	1,2-二氯苯
	ND
	ND
	ND
	560
	560
	小于风险筛选值

	1,4-二氯苯
	ND
	ND
	ND
	20
	200
	小于风险筛选值

	乙苯
	ND
	ND
	ND
	28
	280
	小于风险筛选值

	苯乙烯
	ND
	ND
	ND
	1290
	1290
	小于风险筛选值

	甲苯
	ND
	ND
	ND
	1200
	1200
	小于风险筛选值

	间二甲苯+对二甲苯
	ND
	ND
	ND
	570
	570
	小于风险筛选值

	邻-二甲苯
	ND
	ND
	ND
	640
	640
	小于风险筛选值

	硝基苯
	ND
	ND
	ND
	76
	760
	小于风险筛选值

	苯胺
	ND
	ND
	ND
	260
	663
	小于风险筛选值

	2-氯苯酚
	ND
	ND
	ND
	2256
	4500
	小于风险筛选值

	苯并[a]蒽
	ND
	ND
	ND
	15
	151
	小于风险筛选值

	苯并[a]芘
	ND
	ND
	ND
	1.5
	15
	小于风险筛选值

	苯并[b]荧蒽
	ND
	ND
	ND
	15
	151
	小于风险筛选值

	苯并[k]荧蒽
	ND
	ND
	ND
	151
	1500
	小于风险筛选值

	䓛
	ND
	ND
	ND
	1293
	12900
	小于风险筛选值

	茚并[1,2,3-cd]芘
	ND
	ND
	ND
	15
	151
	小于风险筛选值

	二苯并[a,h]蒽
	ND
	ND
	ND
	1.5
	15
	小于风险筛选值

	萘
	ND
	ND
	ND
	70
	700
	小于风险筛选值


[bookmark: _Toc533547631]根据监测结果，项目区内土壤质量状况均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值。
5.3.7生态环境现状
（1）植被现状
①植被类型及分布
本项目位于新平产业园区白糯格地块生物资源加工组团，区域内由于反复的人为干扰与破坏，原生植被的外貌与特征已经很不明显，长期高频度的农业开发，区内地带性植被已受到强烈扰动，据现场调查，现存植被类型可分为次生性自然植被和人工植被两大类。
自然植被为半湿润常绿阔叶林被干扰破坏后形成的次生植被，主要有云南松林和干热河谷稀疏灌草丛两种植被类型；人工植被主要为农耕作物如稻谷、玉米和经济作物如甘蔗、柑橘、香蕉和芒果等热带水果品种。
②主要植被类型及物种构成
评价范围总体属深切割中山地貌，海拔标高在573m-1343m之间，相对高差770m，山坡高耸陡峻，沟谷网状发育，地形起伏波动大，形成多种植被类型，多种植物混生共存地带。
 (A)次生天然植被
 (a)干热稀疏灌木丛
由于雨量不足、日照时间长，区内多为耐旱灌木，且生长较为良好，但没有成片森林。在海拔1000m以下的河谷地带，西南季风受山脉屏障，在背风面形成雨影区和地形的焚风效应，加之峡谷地貌的封闭性，促成干热谷风，形成了谷底特殊的“干热”气候。在此气候条件下的自然植被均为喜热耐旱类型，可称为“干热河谷植被”。又由于坡地陡峻，土壤易受冲刷，土层浅薄，有机质含量小，表土多砾石，促成这个地带的植被长期保持为稀疏灌木草丛。
群落中乔木稀疏，乔木覆盖度仅为10-15％。常见的树种有：木棉(Bombax malabazica)、毛叶黄杞(Engelflardtia co]ebrookiana)、火绳树(Eriolaena malvacea)、毛枝青冈(Cyclobalanopsis helferiana)。
灌丛分散、丛生，一般高l～2m，混生在草丛之间，灌木层主要树种有余甘子，黑心树(Cassia siamea)、野漆(Toxic odendron succedcmeum)、虾子花(woodordia fruticosa)、灯台树(Alstonia pachycarpa)、清香木(Pistacia weinmannifolia)等。
草本植物有黄茅(Heteropogan contortus)、飞机草(Bupatorium odoratum)、云南葛藤(Pueraia peduncularis)等。这些类型的植物，从河谷底一直分至海拔1000m以下的山坡地段。
(b)云南松林(Form．Pinus yunnanensis)
云南松林在评价区均为疏林，且为幼林。它是亚热带常绿阔叶林被破坏后出现的次生植被类型。该群系结构层次分明，分乔木层、灌木层、草本层三层。乔木层以云南松（Pinus yunnanensis）为主，混生少量旱冬瓜（Alnus nepalensis）、山合欢（Albizia kalkora）、阔叶合欢（Albizia lebbek）、羽叶黄檀（Dalbergia pinnata）等树种，群落高在10—15米左右，树皮褐红色，呈鳞片状，树冠呈伞形，分枝高，外貌终年常绿，季相变化不明显。灌木层有卵叶南烛（Lyonia ovaliTolia）、白牛胆（Inula cappa）和野把子（Elsholtzia rugulosa）等种类，高在2—3米范围。草本层的主要种类有毛蕨菜（Pteridium revolutum）、硬秆子草（Capillpedium assimile）、白茅（Imperata cylindrica）和粽叶芦（Thysanolaena maxima）等种类。
在海拔1000m以上的山坡地带，相对河谷地带而言，坡度较为平缓，土层较为深厚，有利于暖温性针叶林生长。区内云南松林均为天然次生林，通过多年的封山育林及营林抚育，长势良好，是有重要水土保持的生态防护林。
(c)竹林(Form. Bambusoideae)
竹林在区内较为常见，是在植被的逆向演替中逐渐形成的，已成为区内的又一主要植被类型。该群落结构以麻竹（Dendrocalamus latiflorus Morus）和云南龙竹（DendrDcala yunnanensis）为单优势种，外貌终年常绿，群落结构单一，灌木层种类和草本层种类较少。
(B)人工植被
区域的部分缓坡山地已被当地村民开垦为耕地，河床平坦地段分布有水田，山坡较缓处坡已开垦为旱地，人为干扰较为显著。种植农作物和果木，主要种植玉米、甘蔗、柑橘、香蕉等作物。
③特有植物及重点保护植物调查
区域在人为活动剧烈地干扰过程中，适于珍稀濒危和国家重点保护野生植物生存的环境已不复存在。通过实地调查和查阅相关资料，评价范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物，也未发现云南省级保护植物及地方保护性种类分布。
（2）动物现状
拟建项目位于新平产业园区戛洒片区，区内的土地已经被长期开发利用，从植被和生存环境来看，区内缺乏大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所，因此基本排除区内有大型野生动物分布的可能。区内主要以小型动物分布居多。从实地调查和走访当地村民，常见的有小松鼠、黄胸鼠、社鼠、竹鸡等。
总体来说，由于项目区域原生地表植被分布较少，生态环境质量较差，生物多样性较差。项目区域内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标分布，也没有国家和省级重点保护的动植物物种及区域特有物种分布。


























[bookmark: _Toc16404][bookmark: _Toc30408][bookmark: _Toc8287][bookmark: _Toc28072][bookmark: _Toc18165]6施工期环境影响分析
本项目位于新平产业园区戛洒片区白糯格地块，项目红线用地总占地面积为54.11亩，现状已完成“三通一平”工程，新增占地范围内无相关构筑物，不涉及拆迁；项目建设过程可分为土石方开挖、打桩、建筑结构、设备安装调试4个阶段。各项施工活动将不可避免地对周围环境产生影响，主要包括废气（粉尘）、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响。
[bookmark: _Toc1563435][bookmark: _Toc15001][bookmark: _Toc6071][bookmark: _Toc21942][bookmark: _Toc534980892][bookmark: _Toc3063][bookmark: _Toc22250]6.1环境空气影响分析
（1）施工扬尘的影响分析
施工期基坑开挖中，机械挖掘作业、土石方装运、堆置等产生的扬尘；主体结构、装修施工中的建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用产生的扬尘；施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，是一个难定量的问题。本次环评收集了云南省省内同类项目施工期间废气监测资料，具体情况见下表。
表6.1-1   类比对象云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司施工期废气监测情况
	监测点位
	监测结果μg/m3

	
	2023.6
	2023.6
	2023.9

	
	监测风速
	监测结果
	监测风速
	监测结果
	监测风速
	监测结果

	项目区上风向
	1.6m/s
	171-229
	1.7m/s
	176-218
	1.1m/s
	174-195

	项目区下风向1#
	1.6m/s
	490-614
	1.7m/s
	545-583
	1.1m/s
	447-505

	项目区下风向2#
	1.6m/s
	521-611
	1.7m/s
	533-605
	1.1m/s
	465-513

	项目区下风向3#
	1.6m/s
	474-610
	1.7m/s
	551-592
	1.1m/s
	450-521


本项目施工期产生的扬尘可对比该测定进行分析，本项目位于新平产业园区戛洒片区，与类比对象属于同一县级行政区，主导风向为、风速、湿度与类比对象基本相同，其产生的无组织施工扬尘量与类比对象相差不大，即下风向扬尘浓度为范围值为450~614μg/m3。
本项目施工期限为12个月，项目施工区域下风向最近敏感目标为西面120m的南恩村和南面440m处的聚新村，根据类比分析，项目进一步采取措施后对周围环境影响较小。
（2）运输车辆扬尘分析
施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆排放的废气。车辆的出、进及施工机械营运过程都将产生尾气排放，使附近空气中CO、TSP及NOx浓度有所增加，这种排放属面源排放。由于排放高度较低，对大气环境的影响范围较小，仅局限在施工现场邻近区域。
（3）施工机械设备与汽车尾气环境影响分析
除扬尘影响外，建设施工机械排放的废气和进出施工场地的各类运输车辆排放的汽车尾气也将在短期内影响当地的环境空气质量。
施工机械排放废气主要集中在打桩、挖土阶段，废气排放量与同时运转的机械设备的数量有关；而运输车辆的废气排放，除与进出施工场地的车辆数量相关外，还与汽车的行驶状态有关。汽车尾气污染物的排放受运输车辆的速度、道路结构等因素影响，尾气中的污染物包含CO、NO2、CH等化合物，排放量较大的是CO。施工期间运输车辆密集，机动车排放尾气中的CO必然将增大局部大气中CO的浓度，特别是由于施工车辆在施工路段行驶速度低，致使尾气中的CO浓度比正常行驶的浓度高出1倍以上。施工期运输车辆尾气中的CO浓度将大大高于正常路段行驶时尾气中的CO浓度，造成局部大气中CO浓度增加。
（4）防治措施
通过施工对空气环境影响分析，可见扬尘是施工期对环境空气影响的重要因素，为减少扬尘对环境的影响，在建设中应严格按照有关规定规范操作，必须采取合理的施工方案、程序，坚持文明施工。针对施工期扬尘较严重的环境问题，本项目在施工期拟采取如下控制措施：
①施工期间对厂区内的临时道路采取洒水降尘措施，对施工车辆实施限速行驶，降低运输产生的扬尘；
②在大风及干燥天气施工时施工场地每天洒水4~5次，在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，减少扬尘产生量；
③产尘量较大建筑材料，如沙、石等应有专门的堆存场地，避免原材料露天堆放，堆场置于项目区中部，远离敏感点一侧，并对其进行篷布遮盖；
④场地基础开挖出的土石方堆存场地表面需进行洒水，可减少扬尘。
⑤施工现场出入口应当配备车辆冲洗设备和沉淀过滤设施，车辆出场时应当将车轮、车身清洗干净。
总之，施工期扬尘对环境空气的影响和施工活动紧密相关，从施工期对环境空气影响的时间分布来看，基础施工期影响最大，扬尘影响是短期和非连续性的，施工结束后扬尘影响就随之结束。通过合理安排好施工进度，缩短基础建设持续时间，采取一定措施防治，并尽快固化地坪和完成场区绿化工作，均可有效减轻施工期间对环境空气的不利影响。
[bookmark: _Toc31782][bookmark: _Toc14976][bookmark: _Toc1563436][bookmark: _Toc9932][bookmark: _Toc18745][bookmark: _Toc14347][bookmark: _Toc534980893]6.2水环境影响分析
本项目施工周期为12个月，雨季施工将产生暴雨径流，含大量的泥沙、水泥等悬浮物，若不处理，径流携带的泥沙、水泥等悬浮物会污染地表水。加强临时固废堆存管理，尽量避免建材、建筑垃圾等露天堆放，本项目需设置相对应的排水沟和1个5m3临时沉淀池，雨天收集地表径流废水，减少雨水对当地水环境的影响。
由于施工现场使用商品混凝土，无混凝土生产废水。施工期机械设备、工具清洗废水中的污染物主要为SS，为减少废水的排放并节约新鲜水，此部分废水可回用，建议建设1座3m3沉淀池，经沉淀处理后用于场地洒水降尘，不外排。
施工人员为周边村民，均不在厂内食宿，施工人员用水主要为洗手用水，用水按20 L/（人·d）计，用水量为1.6m3/d，废水产生系数按80%计，生活污水产生量为1.28m3/d，施工废水经1座2m3的废水收集池收集后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。
综上，本项目施工生产废水、施工人员洗手废水经沉淀池收集处理后回用于施工场地洒水降尘，环评提出对施工原料进行遮盖及实行雨污分流，避免雨水冲刷，施工期产生的废水对环境产生的影响很小。
[bookmark: _Toc19023][bookmark: _Toc3405][bookmark: _Toc9881][bookmark: _Toc1563437][bookmark: _Toc23590][bookmark: _Toc534980894][bookmark: _Toc10918]6.3固体废弃物影响分析
项目施工期产生的土石方可以在项目区内消解，可以做到土石方平衡，不会乱堆乱放对环境产生影响。
本项目施工期平均施工人员为80人/d，生活垃圾产生量为40kg/d，施工期约12个月，其间生活垃圾总计约14.6t。本项目生活垃圾集中收集后和园区生活垃圾一同处理，严禁施工期间生活垃圾乱堆乱放。
本项目建设过程中会产生一定量的建筑垃圾，产生量为0.2万t，建筑垃圾主要是少量设备安装产生的金属材料等，建筑垃圾中一部分可回收综合利用，不可回收部分统一收集后按要求运至政府指定合法弃渣场。
综上所述，项目施工期产生的固体废弃物能够得到妥善处理，对环境影响小。
[bookmark: _Toc1563438][bookmark: _Toc11117][bookmark: _Toc26170][bookmark: _Toc5512][bookmark: _Toc14310][bookmark: _Toc534980895][bookmark: _Toc8572]6.4噪声环境影响分析
施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。基础施工阶段主要使用推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等。由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、卡车等，其声级在80 dB（A）以上。
预测模式如下（距离传播衰减模式）：
LP2=LP1-20lg(r2/r1)
式中：LP1—受声点P1处的声级〔dB（A）〕；
LP2—受声点P2处的声级〔dB（A）〕；
r1—声源至P1处的距离（m）；
r2—声源至P2处的距离（m）。
根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中“表A.2常见施工设备噪声源不同距离声压级”，项目施工期常用施工设备噪声源强取表A.2中5m处最大声压级作为预测源强，预测结果详见下表。
表6.4-1   噪声距声源不同距离处的噪声值    单位：dB（A）
	        距离
设备名称
	5m
	10m
	50m
	120m
	200m
	440m
	500m

	推土机
	88
	66
	46
	38
	34
	27
	26

	轮式装载机
	95
	73
	53
	45
	41
	34
	33

	液压挖掘机
	90
	68
	48
	40
	36
	29
	28

	振捣器
	88
	66
	46
	38
	34
	27
	26

	打桩机
	110
	88
	68
	60
	56
	49
	48

	电锯
	99
	77
	57
	49
	45
	38
	37

	卡车
	90
	68
	48
	40
	36
	29
	28

	叠加值
	110.58
	88.58
	68.58
	60.46
	56.58
	49.58
	48.58


从上表中可以看出，白天施工机械噪声叠加值在距离声源50m处可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，夜间施工机械噪声叠加值在距离声源200m外方可达标；本项目夜间不施工。根据施工现场踏勘，距离项目施工场地最近的环境保护目标西面120m的南恩村和南面440m处的聚新村，项目施工对其产生影响较小。
为减少施工期噪声对周边环境的影响，针对本项目的施工期噪声控制提出以下措施：
①选用低噪声设备，加强设备的维护保养，降低施工设备噪声源强；
②对施工场界采取临时拦挡措施隔声降噪；
③合理安排施工时间，禁止在22时至次日6时进行施工作业；
④出入场区车辆限速禁鸣等。
本项目建设过程中在采取上述措施后，可降低施工期噪声产生的影响，施工期结束后，相应的噪声污染随之消失。
[bookmark: _Toc15926][bookmark: _Toc23374][bookmark: _Toc32616][bookmark: _Toc32155][bookmark: _Toc25961]6.5施工期生态影响分析
项目位于新平产业园区戛洒片区白糯格地块，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区及饮用水源保护区等法定环境敏感区和特殊生态功能区；项目红线用地总占地面积为54.11亩，目前场地已经基本完成“三通一平”。施工期对生态的影响主要为粉尘对周围植被的影响，采取相关扬尘防治措施后对周边生态环境产生的影响不大，对生态环境的影响是可接受的。
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7.1.1污染气象条件分析
7.1.1.1气象数据的选择
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）中气象资料的使用原则：“地面气象数据选择距离项目最近或气象特征基本一致的气象站的逐时地面气象数据，要素至少包括风速、风向、总云量和干球温度。根据预测精度要求及预测因子特征，可选择观测资料包括：湿球温度、露点温度、相对湿度、降水量、降水类型、海平面气压、地面气压、云底高度、水平能见度等。其中对观测站点缺失的气象要素，可采用经验证的模拟数据或采用观测数据进行插值得到；高空气象数据选择模型所需观测或模拟的气象数据，要素至少包括一天早晚两次不同等压面上的气压、离地高度和干球温度等，其中离地高度3000m以内的有效数据层数应不少于10层”。
项目位于云南省玉溪市新平县戛洒镇（新平产业园区戛洒片区白糯格地块）；本次评价采用新平气象站（56869）气象资料，该站位于云南省玉溪市新平县，地理坐标为东经101.98度，北纬24.07度，海拔高度1497.0米。
本次预测地面数据为2025年新平气象站（56869）的提供的数据，主要包括观测要素主要包括：风向、风速、总云、低云、干球温度等，其中站点等级为一般站的云量数据为中尺度气象模型WRF模拟数据，基本站和基准站的云量数据为每天5次观测，采用插值方式补全为逐时数据。
高空气象数据基于中尺度气象模型WRF的模拟结果提取和格式转换。数据为每天0、4、8、12、16、20时的数据，模式计算过程中把全国共划分为186×145个网格，分辨率为30×30km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP）的再分析数据作为模型输入场和边界场。
综上所述，选用的新平气象观测站观测的气象数据可以代表项目区的气象条件，气象数据的选用符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求。新平气象站基本信息及模型高空气象数据见下表：
表7.1-1   观测气象数据信息表
	气象站名称
	气象站编号
	气象站坐标/m
	海拔高度/m
	数据年份
	气象要素

	
	
	X
	Y
	
	
	

	一般站
	56869
	101.98E
	24.07N
	1497.0
	2025
	风向、风速、总云、低云、干球温度


表7.1-2    模拟气象数据信息表
	站点序号
	模拟网格中心点位置
	数据年限

	
	经度（°）
	纬度（°）
	平均海拔高度（m）
	

	1
	  101.63
	24.01
	1471
	2025


7.1.1.2近20年气候特征
新平气象站近20年实测资料气象要素统计，近20年极端最高气温出现在2021-05-23（35.8℃），近20年极端最低气温出现在2016-01-25（-2.1℃）。新平多年气候统计资料见下表。
表7.1-3 新平多年气候统计资料（2006-2025年）
	统计项目
	统计值
	极值出现时间
	极值

	多年平均气温（℃）
	18
	
	

	累年极端最高气温（℃）
	32.6
	2021/05/23
	35.8

	累年极端最低气温（℃）
	0.9
	2016/01/25
	-2.1

	多年平均气压（hPa）
	848.8
	
	

	多年平均水汽压（hPa）
	14.6
	
	

	多年平均相对湿度（%）
	72.7
	
	

	多年平均降雨量（mm）
	884.9
	2021/08/24
	84.9

	灾害天气统计
	多年平均沙暴日数（d）
	0.0
	
	

	
	多年平均雷暴日数（d）
	52.9
	
	

	
	多年平均冰雹日数（d）
	0.3
	
	

	
	多年平均大风日数（d）
	3.6
	
	

	多年实测极大风速（m/s）、相应风向
	19.3
	2016/04/21
	27.3 W

	多年平均风速（m/s）
	2.1
	
	

	多年主导风向、风向频率（%）
	WSW 22.6
	
	

	多年静风频率（风速〈0.2m/s）（%）
	12.1
	
	


（1）近20年月平均风速
新平气象站月平均风速如下表，3、4月平均风速最大（2.7米/秒），8、9月风速最小（1.5米/秒）。
表7.1-4  新平气象站近20年月平均风速统计（单位m/s）
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	平均风速
	2.1
	2.5
	2.7
	2.7
	2.6
	2.4
	1.7
	1.5
	1.5
	1.6
	1.8
	1.9


（2）近20年风向特征
近20年资料分析的风向玫瑰图如下图所示，新平气象站主要风向为WSW、SW、W、SSW占48.8％，其中以WSW为主风向，占到全年21.75％左右。
表7.1-5 新平气象站近20年风向频率统计（单位%）
	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S

	频率
	1.2
	1.45
	3.6
	4.5
	5.1
	2.45
	1.3
	1.05
	2.15

	风向
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C
	

	频率
	7
	16.65
	21.75
	10.4
	4.55
	2.7
	1.65
	12.1
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图 7.1-1 新平风向玫瑰图
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表7.1-6  新平气象站近20年月风向频率统计（单位%）
	风向频率
月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	01
	1.4
	1.2
	3.4
	3.6
	3.9
	2.2
	1.4
	1.3
	2.5
	7.5
	15.6
	21.1
	10.8
	4.7
	3.2
	1.9
	14.4

	02
	1.6
	1.3
	2.9
	2.9
	2.6
	1.4
	1.2
	1.3
	2.2
	7.8
	19.4
	23.3
	10.6
	4.2
	2.9
	2.1
	12.2

	03
	0.9
	1.3
	2.5
	3
	2.3
	1.2
	0.9
	0.9
	2
	7.7
	22
	23.4
	11.9
	5.3
	3.7
	1.9
	9.3

	04
	1.3
	1.3
	2.5
	3
	2.8
	1.4
	0.9
	1
	2.2
	8
	20.6
	24.4
	11
	6.4
	3.1
	1.9
	8.8

	05
	1
	1.4
	3.4
	4
	4.1
	1.8
	0.6
	0.9
	2.2
	8.9
	20.2
	25.3
	11.4
	4.5
	2.3
	1.5
	6.8

	06
	0.7
	1.3
	3
	3.7
	3.7
	1.8
	0.6
	0.8
	2.5
	9.1
	19.9
	26.3
	10.6
	4.2
	2.3
	1
	8.7

	07
	1.4
	2.1
	4.1
	4.3
	4.6
	2.3
	1.2
	0.9
	2.2
	6
	13.3
	21.9
	11.5
	5.3
	3
	1.8
	13.5

	08
	1.9
	2.3
	4.3
	5.8
	6.7
	3
	1.7
	1.3
	2
	6.3
	11.6
	16
	10.4
	4.1
	3.5
	1.7
	17.2

	09
	1.3
	2.2
	5.1
	6.1
	7
	4.3
	1.4
	1.1
	2.3
	6
	12.8
	16
	10.4
	4.1
	2.9
	2
	15.4

	10
	1.2
	2
	6
	6.3
	7.4
	3.5
	1.4
	1.1
	1.9
	5.9
	13.6
	16.7
	9.4
	4.6
	2.7
	1.8
	14.4

	11
	0.7
	0.9
	3.1
	4.3
	5.4
	2.8
	1
	1
	2.6
	6
	16
	21.1
	10.1
	4.7
	2.8
	1.3
	16.8

	12
	0.9
	1.6
	3.2
	4
	3.7
	2
	1.3
	1.1
	2
	7.2
	14.6
	21.5
	10.9
	4.6
	2.9
	1.5
	16.7



表7.1-7 新平气象站近20年月静风频率统计（单位%）
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	静风频率
	14.4
	12.2
	9.3
	8.8
	6.8
	8.7
	13.5
	17.2
	15.4
	14.4
	16.8
	16.7
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	1月静风14.4%
	2月静风12.2%

	[image: ]
	[image: ]

	3月静风9.3%
	4月静风8.5%
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	5月静风6.5%
	6月静风8.7%
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	7月静风13.5%
	8月静风17.2%

	[image: ]
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	9月静风15.4%
	10月静风14.4%

	[image: ]
	[image: ]

	11月静风16.8%
	12月静风16.7%


图7.1-2  新平近20年（2006-2025）月风向玫瑰图
（3）风速年际变化特征与周期分析
根据近20年资料分析，新平气象站风速无明显趋势，2025年年平均风速最大（2.5米/秒），2008、20211年年平均风速最小（1.8米/秒），无明显周期。
[image: ]
图7.1-3 新平近20年（2006-2025）年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）
（4）月平均气温与极端气温
新平气象站6月气温最高（23.1℃），1月气温最低（11.0℃），近20年极端最高气温出现在2021/05/23（35.8℃），近20年极端最低气温出现在2016/01/25（-2.1℃）。
[image: ]
图7.1-4  新平（2006-2025）年月平均气温（单位：℃）
（5）温度年际变化趋势与周期分析
新平气象站近20年气温呈上升趋势，2023年年平均气温最高（19.1℃），2007年年平均气温最低（17.1℃），无明显周期。
[image: ]
图7.1-5  新平（2006-2025）年平均气温（单位：℃，虚线为趋势线）
7.1.1.3评价基准年的选择
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中评价基准年的筛选原则：“依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。”本次评价选取2025年作为评价基准年。
7.1.1.4 2025年气象特征
1、风向
地面风向频率统计结果见下表（本次评价中四季划分的月份为春：3-5月，夏：6-8月，秋：9-11月，冬：12-2月。下同），新平县2025年全年和各季风向频率玫瑰图见下图。
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表7.1-8  2025年风向频率月、季变化（%）
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	静风

	一月
	0.13
	1.48
	2.02
	9.01
	12.23
	6.59
	2.55
	1.21
	0.94
	2.96
	5.24
	14.11
	14.25
	14.38
	9.81
	2.55
	0.54

	二月
	0.89
	0.60
	2.68
	3.27
	8.93
	2.68
	0.45
	0.89
	0.15
	2.38
	8.04
	19.05
	18.75
	14.43
	13.10
	3.27
	0.45

	三月
	0.54
	0.94
	1.75
	7.66
	8.33
	3.36
	1.21
	0.40
	0.67
	2.02
	11.16
	18.68
	16.53
	13.84
	10.08
	2.69
	0.13

	四月
	0.83
	0.14
	1.11
	3.19
	6.81
	4.17
	1.11
	0.56
	0.69
	1.81
	7.50
	27.50
	18.75
	12.78
	9.44
	3.06
	0.56

	五月
	0.40
	1.08
	2.69
	6.72
	11.83
	7.66
	2.28
	0.94
	0.94
	0.40
	8.33
	19.89
	17.20
	10.48
	6.59
	2.55
	0.00

	六月
	1.53
	2.22
	3.47
	6.39
	15.28
	10.69
	2.22
	0.83
	0.97
	1.81
	4.86
	11.67
	16.53
	9.44
	9.03
	2.22
	0.83

	七月
	1.88
	2.55
	4.44
	9.41
	14.78
	11.42
	3.63
	1.61
	0.54
	1.08
	3.09
	5.91
	8.60
	10.62
	13.58
	6.18
	0.67

	八月
	1.34
	2.96
	5.38
	9.41
	15.59
	11.69
	2.69
	1.21
	1.08
	1.88
	2.42
	6.59
	9.81
	11.42
	10.48
	4.97
	1.08

	九月
	2.64
	1.94
	5.14
	8.61
	15.69
	13.75
	4.17
	1.53
	1.53
	1.11
	4.03
	5.97
	7.64
	10.00
	9.44
	5.42
	1.39

	十月
	1.48
	1.88
	5.11
	11.16
	17.47
	12.10
	2.55
	1.08
	0.54
	1.34
	4.57
	6.59
	6.45
	8.47
	11.42
	5.78
	2.02

	十一月
	0.69
	1.39
	3.19
	11.11
	16.67
	13.06
	4.44
	1.39
	0.56
	1.67
	4.03
	4.17
	8.61
	11.94
	10.83
	3.19
	3.06

	十二月
	0.40
	1.88
	0.54
	2.69
	5.78
	5.91
	4.30
	1.48
	1.21
	2.82
	5.78
	12.50
	14.11
	16.80
	17.88
	4.57
	1.34

	全年
	1.06
	1.60
	3.13
	7.42
	12.47
	8.62
	2.65
	1.10
	0.82
	1.77
	5.74
	12.67
	13.06
	12.04
	10.97
	3.88
	1.00

	春季
	0.59
	0.72
	1.86
	5.89
	9.01
	5.07
	1.54
	0.63
	0.77
	1.40
	9.01
	21.97
	17.48
	12.36
	8.70
	2.76
	0.23

	夏季
	1.59
	2.58
	4.44
	8.42
	15.22
	11.28
	2.85
	1.22
	0.86
	1.59
	3.44
	8.02
	11.59
	10.51
	11.05
	4.48
	0.86

	秋季
	1.60
	1.74
	4.49
	10.30
	16.62
	12.96
	3.71
	1.33
	0.87
	1.37
	4.21
	5.59
	7.55
	10.12
	10.58
	4.81
	2.15

	冬季
	0.46
	1.34
	1.71
	5.05
	8.98
	5.14
	2.50
	1.20
	0.79
	2.73
	6.30
	15.09
	15.60
	15.23
	13.61
	3.47
	0.79
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图7.1-6  2025年全年及各季风向玫瑰图
2025年最多风向为西（W）风，风频13.06%，其次为西南西（WSW）、西北西WNW，风频分别为12.67%、12.04%。当地静风（风速≤0.5m/s）频率较小，2025年全年静风频率为1.0%。

2、风速
风速的大小决定了污染物在环境空气中的输送扩散能力。评价区域2025年各风向的地面平均风速分布统计结果见下表和下图，全年平均风速为2.66m/s。
表7.1-9  2025风向风速月、季变化（%）             单位m/s
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	一月
	2.30
	0.72
	1.84
	3.09
	2.83
	2.34
	2.46
	1.37
	2.50
	3.05
	3.77
	4.28
	3.37
	2.39
	1.71
	1.39
	2.85

	二月
	1.20
	0.58
	2.30
	2.78
	3.45
	1.66
	1.10
	0.98
	0.40
	3.11
	4.02
	4.82
	3.43
	2.16
	2.02
	1.87
	3.13

	三月
	2.03
	1.29
	3.02
	3.38
	3.74
	2.18
	1.40
	1.23
	1.94
	3.42
	4.59
	5.29
	3.91
	2.72
	2.06
	1.57
	3.60

	四月
	1.20
	0.90
	2.78
	3.36
	2.98
	2.98
	1.98
	2.30
	1.18
	2.38
	4.54
	5.37
	4.17
	2.56
	2.10
	1.80
	3.74

	五月
	1.23
	1.66
	2.38
	2.56
	2.37
	2.04
	1.70
	1.44
	1.80
	0.43
	4.10
	5.41
	4.24
	2.87
	1.96
	1.57
	3.38

	六月
	1.02
	0.53
	1.98
	1.82
	2.17
	2.09
	2.08
	1.60
	1.49
	2.08
	3.64
	4.07
	3.67
	2.51
	1.69
	1.04
	2.55

	七月
	1.15
	1.48
	1.97
	2.15
	2.41
	2.17
	1.93
	1.33
	0.80
	1.09
	2.22
	2.91
	2.74
	1.92
	1.62
	1.33
	2.04

	八月
	1.10
	0.91
	1.58
	2.01
	2.17
	2.28
	1.70
	1.04
	0.99
	1.49
	3.05
	3.53
	3.28
	2.12
	1.65
	1.21
	2.12

	九月
	0.97
	1.33
	1.63
	1.92
	2.13
	2.02
	1.65
	1.00
	1.42
	2.34
	3.01
	3.55
	2.63
	2.04
	1.58
	1.27
	2.00

	十月
	0.71
	1.06
	2.14
	2.39
	2.18
	2.20
	1.12
	1.05
	1.23
	1.71
	3.39
	3.14
	2.27
	1.88
	1.57
	1.13
	2.04

	十一月
	0.46
	2.06
	2.46
	2.98
	2.72
	2.67
	2.33
	1.92
	1.68
	2.41
	2.57
	2.62
	2.30
	1.59
	1.51
	1.44
	2.23

	十二月
	0.83
	0.21
	2.23
	2.15
	2.40
	2.53
	1.88
	1.62
	1.53
	2.57
	3.13
	3.84
	2.85
	1.74
	1.77
	1.38
	2.30

	全年
	1.05
	1.05
	2.05
	2.52
	2.53
	2.26
	1.86
	1.38
	1.51
	2.42
	3.76
	4.55
	3.43
	2.21
	1.76
	1.38
	2.66

	春季
	1.46
	1.45
	2.66
	3.06
	2.94
	2.32
	1.69
	1.64
	1.66
	2.70
	4.42
	5.36
	4.11
	2.71
	2.05
	1.65
	3.57

	夏季
	1.09
	0.99
	1.81
	2.02
	2.25
	2.18
	1.89
	1.30
	1.13
	1.62
	3.07
	3.63
	3.33
	2.16
	1.65
	1.24
	2.23

	秋季
	0.82
	1.42
	2.02
	2.47
	2.34
	2.29
	1.80
	1.33
	1.43
	2.16
	3.01
	3.16
	2.40
	1.82
	1.56
	1.25
	2.09

	冬季
	1.20
	0.45
	2.11
	2.86
	2.92
	2.30
	2.04
	1.38
	1.86
	2.89
	3.67
	4.36
	3.23
	2.07
	1.83
	1.53
	2.75



[image: ]
图  7.1-7  2025年全年及各月季风速玫瑰图
项目所在地的2025年平均风速的月变化见下表和下图，最大风速出现在4月份。
表7.1-10   2025年平均风速月变化  单位：m/s
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月

	风速（m/s）
	2.85 
	3.13 
	3.60 
	3.74 
	3.38 
	2.55 

	月份
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速（m/s）
	2.04 
	2.12 
	2.00 
	2.04 
	2.23 
	2.30 



图 7.1-8  2025年平均风速月变化曲线图
3、气温变化
月平均气温变化见下表，下图给出平均温度月变化曲线。2025年最高月平均气温出现在6月。 
表7.1-11   2025年月平均气温统计结果
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月

	温度（℃）
	11.42 
	14.62 
	17.39 
	20.99 
	21.80 
	22.24 

	月份
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度（℃）
	22.03 
	21.58 
	21.27 
	19.30 
	13.92 
	12.35 



图7.1-9  2025年平均气温月变化曲线
4、大气稳定度
2025年的各级稳定度出现频率统计结果见下表。
（1）2025年全年及各季均以D类强稳定度为主。全年D类稳定度出现频率为79.36%。
（2）2025年全年强不稳定类A类稳定度出现频率为0.05%，B类稳定度出现频率为3.12%，C类稳定度出现频率为2.44%，E类稳定度出现频率为3.62%，F类稳定度出现频率为8.85%。
表7.1-12      2025年大气稳定度频率（%）
	月份
	A
	B
	B-C
	C
	C-D
	D
	D-E
	E
	F

	一月
	0.00
	4.84
	3.23
	4.03
	1.88
	60.75
	0.00
	8.33
	16.94

	二月
	0.00
	4.76
	2.08
	2.68
	2.53
	58.63
	0.00
	8.93
	20.39

	三月
	0.13
	2.96
	1.08
	2.69
	1.88
	71.24
	0.00
	5.91
	14.11

	四月
	0.00
	1.39
	0.28
	2.92
	0.97
	87.64
	0.00
	3.06
	3.75

	五月
	0.00
	2.02
	0.40
	2.42
	0.94
	89.11
	0.00
	2.82
	2.28

	六月
	0.14
	2.78
	0.56
	0.69
	0.14
	94.17
	0.00
	0.14
	1.39

	七月
	0.00
	0.40
	0.27
	0.27
	0.00
	98.79
	0.00
	0.00
	0.27

	八月
	0.13
	2.02
	0.27
	1.75
	0.13
	95.16
	0.00
	0.13
	0.40

	九月
	0.14
	4.72
	1.25
	1.25
	0.14
	87.22
	0.00
	1.39
	3.89

	十月
	0.00
	1.08
	1.88
	0.67
	0.13
	93.28
	0.00
	0.94
	2.02

	十一月
	0.00
	5.42
	3.75
	3.47
	0.42
	67.08
	0.00
	5.00
	14.86

	十二月
	0.00
	5.24
	4.97
	6.45
	1.75
	47.85
	0.00
	7.12
	26.61

	全年
	0.05
	3.12
	1.67
	2.44
	0.90
	79.36
	0.00
	3.62
	8.85

	春季
	0.05
	2.13
	0.59
	2.67
	1.27
	82.61
	0.00
	3.94
	6.75

	夏季
	0.09
	1.72
	0.36
	0.91
	0.09
	96.06
	0.00
	0.09
	0.68

	秋季
	0.05
	3.71
	2.29
	1.79
	0.23
	82.65
	0.00
	2.43
	6.87

	冬季
	0.00
	4.95
	3.47
	4.44
	2.04
	55.65
	0.00
	8.10
	21.34


5、探空气象统计
2025年温廓线统计如下：
表7.1-13  2025年温廓线统计结果
	高度(m)
	5
	30
	70
	150
	250
	350
	900
	1750
	3500
	4500

	气温(℃)
	13.61
	14.72
	14.25
	13.88
	13.39
	12.85
	10.33
	6.65
	-1.91
	-7.83
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图7.1-10 全天温廓线图
7.1.2预测因子、范围及参数
7.1.2.1预测因子
通过工程分析，苯项目为制糖项目，根据项目排污特征以及评价因子的筛选，确定为SO2、TSP、PM10 、PM2.5、H2S、NH3为本次大气环境影响评价预测因子。本项目二氧化硫和氮氧化物排放小于500t/a，因此本项目不预测二次污染物评价因子PM2.5。
（1）根据类比其他同类项目及相关文献调查，对于有组织排放的烟尘和颗粒物，其都是经过除尘治理后排放，因此，排放口粉（烟）尘量直接视为PM10排放量，同时PM2.5排放量按PM10排放量50%计算，TSP排放量按照PM10排放量计算。对于无组织排放粉尘污染物，其视为TSP排放量，其PM10排放量按TSP排放量30%计算，PM2.5排放量按PM10排放量50%计算。
（2）AERMOD模型的SO2转化算法，需输入的参数包括半衰期或衰减系数，本次预测SO2衰减系数采用AERMOD模型默认的半衰期为14400s。
7.1.2.2预测范围
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），根据污染物源强，通过AERSCREEN估算模式进行预测，评价等级为一级，由于AERMOD预测范围适用于≤50km；本次预测（0,0）点设置在项目制糖厂中心点处，地理坐标为东经1056878°，北纬24.10784°，（0,0）点设详见“图6-2-1  污染源基本信息图”。
根据AERSCREEN筛选结果可知，本次大气环境评价等级定为一级，D10%最远点位为依托供热系统锅炉和碱炉废气排口（DA003）的NO2，D10%为23600m，根据导则要求，故本次大气评价范围设定为以厂址为中点50km×50km，总面积250km2的正方形区域。
7.1.2.3污染源调查
本项目与在建纸浆造纸厂位于同于地块，目前纸浆造纸厂正在建设中。因此本项目需叠加在建纸浆造纸厂项目与苯项目相关的污染物污染物，叠加因子为SO2、TSP、PM10 、PM2.5、H2S、NH3。
7.1.2.4预测污染源参数
1、本项目源强
本项目排放源正常排放参数见表7.1-14、7.1-15；本项目排放源非正常排放时参数见表7.1-16。
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表7.1-14  本项目正常排放新增排放点源参数表
	名称
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	TSP
	PM10
	PM2.5
	NOX
	氨
	汞

	干燥和包装废气（DA010）
	-24
	33
	600
	15
	0.5
	14.82 
	25
	4008
	连续
	0
	0.04
	0.04
	0.02
	0
	0
	0

	锅炉废气（DA003）
	-190
	-15
	600
	100
	3
	6.10 
	120
	4008
	连续
	17.08
	3.02
	3.02
	1.51
	10.79
	0.87
	0.00055


7.1-15  本项目正常排放面源参数表
	名称
	面源各顶点坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	SO2
	TSP
	PM10
	PM2.5

	甘蔗卸料无组织
	-232
	176
	586
	15
	4008
	连续
	0
	0.125
	0.375
	0.01875

	
	-251
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-230
	134
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-211
	160
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-232
	175
	
	
	
	
	
	
	
	

	硫熏无组织
	-133
	71
	598
	15
	4008
	连续
	0.83
	0
	0
	0

	
	-156
	32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-114
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-90
	42
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-133
	72
	
	
	
	
	
	
	
	


表7.1-16    本项目非正常排放源参数表
	名称
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	NOX
	TSP
	PM10
	PM2.5

	锅炉废气（DA003）
	-190
	-15
	600
	100
	3
	18.56
	120
	2
	间断
	104.64
	88.14
	512.5
	512.5
	256.25


2、在建项目源强
本项目与在建纸浆造纸厂位于同于地块，目前纸浆造纸厂正在建设中。因此本项目需叠加在建纸浆造纸厂项目与苯项目相关的污染物污染物，叠加因子为SO2、TSP、PM10 、PM2.5、H2S、NH3。叠加项目排放源排放参数见表7.1-17、7.1-18。
表7.1-17   在建纸浆造纸项目点源参数表
	名称
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	NOX
	TSP
	PM10
	PM2.5
	氨
	硫化氢
	汞

	筛选系统废气-在建DA001
	-22
	-92
	589
	15
	0.25
	18.53024
	25
	8160
	连续
	0
	0
	0.095
	0.095
	0.0475
	0
	0
	0

	燃煤破碎废气-在建DA002
	-10
	-116
	586
	15
	0.5
	23.16281
	25
	8160
	连续
	0
	0
	0.076
	0.076
	0.038
	0
	0
	0

	锅炉废气-在建DA003
	-65
	-138
	580
	100
	3
	12.46322
	120
	8160
	连续
	22.15
	33.285
	5.18
	5.18
	2.59
	0.87
	0.05
	0.00054

	苛化废气-在建DA006
	58
	-203
	593
	15
	0.3
	7.189391
	60
	8160
	连续
	0
	0
	0.015
	0.015
	0.0075
	0
	0
	0

	造纸机废气-在建DA007
	2
	-263
	593
	15
	1.2
	17.66342
	30
	8160
	连续
	0
	0
	0.324
	0.324
	0.162
	0
	0
	0

	卷纸机废气-在建DA008
	-24
	-232
	581
	15
	1.2
	13.4044
	25
	8160
	连续
	0
	0
	0.25
	0.25
	0.125
	0
	0
	0

	除臭废气-在建DA009
	-24
	-232
	581
	15
	0.6
	12.43928
	25
	8160
	连续
	0
	0
	0
	0
	0
	0.083
	0.003
	0


表7.1-18  在建纸浆造纸项目面源参数表
	名称
	面源各顶点坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	TSP
	PM10
	PM2.5
	氨
	硫化氢

	在建干煤棚（无组织）
	-19
	-34
	594
	15
	8160
	连续
	0.366
	0.109
	0.055
	0
	0

	
	-4
	-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	-31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-8
	-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-15
	-33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	在建制浆原料堆场（无组织）
	278
	339
	594
	15
	8160
	连续
	2.09
	0.627
	0.313
	0
	0

	
	304
	245
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	445
	293
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	428
	357
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	276
	343
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	在建碱回收车间（无组织）
	-90
	-116
	578
	15
	8160
	连续
	0
	0
	0
	0
	0.0005

	
	-114
	-141
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-73
	-176
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-39
	-152
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-87
	-117
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	在建污水处理站（无组织）
	-143
	-262
	530
	15
	8160
	连续
	0
	0
	0
	0.093
	0.004

	
	-98
	-246
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	-312
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-100
	-350
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-165
	-265
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-138
	-258
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、消减源强
本项目实施后，原有的制糖厂废气同步消减，消减项目排放源排放参数见表7.1-19、7.1-20。
表7.1-19   消减项目点源参数表
	名称
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	NOX
	TSP
	PM10
	PM2.5
	汞

	现有锅炉废气-消减
	-276
	-5863
	573
	60
	1.4
	53.14709
	120
	
	
	2.371
	3.032
	0.181
	0.181
	0.0905
	0.0002

	现有碎煤机废气-消减
	-194
	-5578
	563
	10
	0.5
	12.00142
	25
	
	
	0
	0
	0.16
	0.16
	0.08
	0


表7.1-20   消减项目面源参数表
	名称
	面源各顶点坐标/
	面源海拔高度/m
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/
（kg/h）

	
	m
	
	
	
	
	

	
	X
	Y
	
	
	
	
	SO2
	TSP
	PM10
	PM2.5

	现有甘蔗卸料无组织-消减
	-286
	-5842
	574
	15
	
	
	0
	0.03
	0.01
	0.005

	
	-286
	-5854
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-258
	-5854
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-258
	-5837
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-286
	-5837
	
	
	
	
	
	
	
	

	现有硫熏无组织-消减
	-449
	-5842
	588
	15
	
	
	0.23
	0
	0
	0

	
	-449
	-5848
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-432
	-5854
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-432
	-5842
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-449
	-5842
	
	
	
	
	
	
	
	

	现有煤厂无组织-消减
	-249
	-5837
	570
	15
	
	
	0
	0.29
	0.087
	0.0435

	
	-243
	-5854
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-226
	-5860
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-226
	-5842
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-243
	-5842
	
	
	
	
	
	
	
	



7.1.2.5计算点及基本信息图
计算点分为三类：环境空气敏感点、预测范围内的网格点以及区域最大地面浓度点。环境空气敏感点为所有环境空气保护目标，结合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）网格点的布设要求，本次预测计算点如下：
①期浓度、长期浓度：采用整个预测范围（25km范围）进行预测，其中15km-25km范围按500m等取间距划分网格，5km-15km范围按250m等取间距划分网格，5km范围内按照100m等取间距划分网格，共48924个点，通过预测能满足导则对预测点的网格间距划分原则。
②厂界浓度：本次预测采用顺时针沿着厂界均匀设置10个厂界预测点，把预测点网格输入AERMOD模式软件中进行预测，采用大气无组织排放监控点进行监控浓度评价算。
③大气环境防护距离：采用3km范围加密进行预测，按50m等取间距划分网格，共14641个预测点。
[image: QQ20260327-151229]
图7.1-11  基本信息图
[image: 底图（不含评价范围）]
图7.1-12  本项目大气评价基本信息底图
7.1.2.6污染源参数以及背景浓度的处理
按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）对本项目的所有有组织排放源和无组织排放源进行预测分析；背景值处理如下：
（1）基本污染物背景值处理
由于项目大气评价范围仅涉及新平县、镇沅县、双柏县3个行政区域，因此，基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）由3个县级行政区2025全年监测背景值相同时刻1个监测点位的浓度平均值作为保护目标及网格点环境质量现状浓度。
（2）二类区其他污染物背景值处理
其他污染物（TSP、氨、硫化氢）背景值按照补充监测点的最大值作为保护目标及网格点环境质量现状浓度。
表7.1-21   本项目二类区其他污染物背景值取值一览表
	监测因子
	监测点最大值

	TSP（μg/m3）
	日均浓度
	79

	氨（μg/m3）
	小时浓度
	40

	硫化氢（μg/m3）
	小时浓度
	4


（3）一类区背景值处理
本次预测一类区采用各一类区监测的最大值作为背景值进行叠加，具体如下表。
表7.1-22   一类区基本污染物日均背景值取值一览表 单位：ug/m3
	监测因子
	云南新平哀牢山县级自然保护区（HQ02）
	云南哀牢山国家级自然保护区
（HQ03）

	PM10
	39
	38

	PM2.5
	22
	20

	SO2
	17
	16

	NO2
	16
	15


7.1.2.7地形数据
从http://srtm.csi.cgiar.org/selection/inputcoor.asp下载90m分辨率地形高程数据文件srtm_57_08.asc，应用GLOBAL Mapper v10.02，选择完全包含预测范围的区域，导出生成AERMAP所需的数字高程DEM文件，评价区地形图详见下图。
[image: ]
图7.1-13  项目评价范围地形图
7.1.2.8预测内容
本项目所在区域为达标区，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（H2.2-2018），评价工作等级为一级的预测内容如下：
1、项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率的达标情况； 
2、项目正常排放条件下，预测评价新增贡献质量浓度叠加在建项目在叠加现状环境质量浓度保证率日均浓度及年平均浓度占标率的达标情况；
3、在基础底图上绘制各污染物保证率日均质量浓度分布图、年均质量分布图。
4、在基础底图上绘制最终确定的大气环境防护区域，并标示大气环境防护距离预测网格，厂界污染物浓度贡献浓度，超标区域及大气环境防护距离的确定。
5、非正常排放情况下，预测评价环境空气保护目标和网格点主要污染物1h最大浓度贡献值及占标率。
具体计算方案详见下表：


表7.1-23 环境空气影响预测方案
	预测因子
	1小时平均
	24小时平均
	年平均

	
	贡献值
	叠加在建及背景值
	贡献值
	保证率下叠加在建及背景值
	贡献值
	叠加在建值及背景值

	SO2
	√
	-
	√
	√
	√
	√

	NO2
	√
	-
	√
	√
	√
	√

	PM10
	-
	-
	√
	√
	√
	√

	PM2.5
	-
	-
	√
	√
	√
	√

	TSP
	-
	-
	√
	√（不预测保证率）
	√
	-

	氨
	√
	√
	-
	-
	-
	-

	硫化氢
	√
	√
	-
	-
	-
	-

	Hg
	-
	-
	-
	-
	√
	-


7.1.2.9预测模式及模式参数
一、预测模式
根据工程分析结果，本项目主要污染源为点源、面源，均为连续排放源，根 据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN估算结果可知，本项目预测范围为边长50km的矩形区域，属局地尺度（≤50km），多年静风频率12.1%＜35%，风速＜0.5m/s的最大持续时间为6h，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）表A.1推荐模型适用情况表，本项目进一步预测选取模型为AERMOD。
预测软件为由六五软件工作室开发制作并拥有全部版权的EIAProA2018。 EIAProA2018以2018版中国大气环境影响评价导则和2018版风险评价导则的技术要求和推荐模型为编制依据，采用AERSCREEN/AERMOD/SLAB/AFTOX为模型内核，功能全面深入、符合导则要求。
预测软件版本号：2.7.569。
二、模式参数
①气象参数
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中气象资料的使用原则，本次评价需要的地面气象观测资料以及高空气象资料采用北京尚云环境有限公司模拟数据提供的气象参数。
②地形参数
见“7.1.2.7”地形数据。
③地面特征参数
根据项目周边情况，项目分为1个扇区，AERMET通用地表类型取为农作地，AERMET通用地表湿度为潮湿气候，粗糙度按AETMET通用地表类型选取。地面时间周期按月选取。地面特征参数见下表。
表7.1-24     地表特征参数表
	序号
	扇区
	时段
	正午反照率
	BOWEN
	粗糙度

	1
	0-360
	一月
	0.6
	0.5
	0.3

	2
	0-360
	二月
	0.6
	0.5
	0.3

	3
	0-360
	三月
	0.14
	0.2
	0.3

	4
	0-360
	四月
	0.14
	0.2
	0.3

	5
	0-360
	五月
	0.14
	0.2
	0.3

	6
	0-360
	六月
	0.2
	0.3
	0.3

	7
	0-360
	七月
	0.2
	0.3
	0.3

	8
	0-360
	八月
	0.2
	0.3
	0.3

	9
	0-360
	九月
	0.18
	0.4
	0.3

	10
	0-360
	十月
	0.18
	0.4
	0.3

	11
	0-360
	十一月
	0.18
	0.4
	0.3

	12
	0-360
	十二月
	0.6
	0.5
	0.3


7.1.3预测结果表达
采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的进一步预测模式AERMOD模式系统进行进一步预测，预测坐标系正Y轴指正北。预测结果已去除本项目厂界、叠加在建项目厂界，由于项目背景值代表了评价范围内所有点的现状背景，因此叠加背景后浓度分布图中未考虑一类区范围。
7.1.3.1 TSP预测结果
正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果，消减、叠加后环境空气保护目标和网格点日平均质量浓度预测结果见下表。
表7.1-25     本项目TSP日均、年均贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	达标判定
	是否超标

	1
	南恩村
	日平均
	1.49E+00
	250926
	3.00E+02
	0.5
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.24E-01
	平均值
	2.00E+02
	0.11
	≤30
	达标

	2
	聚兴村
	日平均
	8.24E-01
	250822
	3.00E+02
	0.27
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.74E-01
	平均值
	2.00E+02
	0.09
	≤30
	达标

	3
	鲁他莫
	日平均
	7.00E-02
	250818
	3.00E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.43E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	4
	大红山
	日平均
	6.81E-02
	250704
	3.00E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.59E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	5
	四坡斗
	日平均
	2.57E-01
	250811
	3.00E+02
	0.09
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.14E-02
	平均值
	2.00E+02
	0.02
	≤30
	达标

	6
	大田
	日平均
	3.64E-02
	250726
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.41E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	7
	东磨村
	日平均
	2.34E-02
	250412
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.21E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	8
	新村
	日平均
	6.73E-02
	250626
	3.00E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.15E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	9
	南蚌
	日平均
	1.46E-02
	250918
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.30E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	10
	冬瓜林
	日平均
	4.11E-02
	250730
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.67E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	11
	戛洒镇
	日平均
	9.79E-02
	251016
	3.00E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.59E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	12
	平寨村
	日平均
	4.24E-02
	250626
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	9.50E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	13
	岩村
	日平均
	3.12E-02
	250503
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.10E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	14
	平田
	日平均
	3.66E-02
	250503
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.60E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	15
	曼控
	日平均
	5.00E-01
	250811
	3.00E+02
	0.17
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.11E-02
	平均值
	2.00E+02
	0.02
	≤30
	达标

	16
	金厂村
	日平均
	2.47E-02
	250721
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.26E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	17
	牛滚塘
	日平均
	4.64E-02
	250726
	3.00E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.88E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	18
	邦迈
	日平均
	1.56E-02
	250719
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.61E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	19
	新寨
	日平均
	5.08E-02
	250726
	3.00E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.19E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	20
	达哈村
	日平均
	1.40E-01
	250528
	3.00E+02
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.28E-02
	平均值
	2.00E+02
	0.01
	≤30
	达标

	21
	小麻烂
	日平均
	5.43E-01
	250525
	3.00E+02
	0.18
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.62E-02
	平均值
	2.00E+02
	0.03
	≤30
	达标

	22
	旧哈
	日平均
	2.36E-02
	251104
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.81E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	23
	拉博村
	日平均
	2.13E-02
	250704
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.39E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	24
	四家村
	日平均
	1.76E-02
	250704
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.44E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	25
	五家村
	日平均
	1.56E-02
	250704
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.29E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	26
	水塘乡
	日平均
	1.87E-01
	250525
	3.00E+02
	0.06
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.42E-02
	平均值
	2.00E+02
	0.01
	≤30
	达标

	27
	芭蕉村
	日平均
	1.64E-02
	250525
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.00E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	28
	南达
	日平均
	1.57E-02
	250525
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.56E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	29
	大口
	日平均
	1.92E-02
	250525
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.30E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	30
	现刀
	日平均
	1.03E-01
	250525
	3.00E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.26E-02
	平均值
	2.00E+02
	0.01
	≤30
	达标

	31
	波村
	日平均
	1.35E-02
	250525
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.96E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	32
	春元
	日平均
	9.43E-03
	250804
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.13E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	33
	腰村
	日平均
	1.77E-02
	250525
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.02E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	34
	渔科
	日平均
	6.71E-03
	250526
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.60E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	35
	者竜乡
	日平均
	6.76E-03
	250926
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.90E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	36
	峨毛
	日平均
	5.86E-03
	250629
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.40E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	37
	向阳
	日平均
	6.05E-03
	250103
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.60E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	38
	六合
	日平均
	5.97E-03
	250706
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.60E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	39
	把租
	日平均
	7.21E-03
	250706
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.50E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	40
	转马都
	日平均
	5.98E-03
	250119
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.60E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	41
	大麦地乡
	日平均
	1.37E-02
	250119
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.58E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	42
	勐炳
	日平均
	7.86E-03
	250209
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.02E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	43
	阿宝
	日平均
	7.54E-03
	251222
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.05E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	44
	哈科底
	日平均
	9.60E-03
	250114
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	9.00E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	45
	黑查莫
	日平均
	1.11E-02
	250112
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.60E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	46
	太和
	日平均
	6.00E-03
	251202
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.00E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	47
	马家坝
	日平均
	1.02E-02
	251202
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.90E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	48
	马房
	日平均
	1.01E-02
	250716
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.60E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	49
	三家村
	日平均
	3.30E-02
	250908
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.42E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	50
	弯子村
	日平均
	8.19E-02
	250808
	3.00E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.62E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	51
	罗柴冲村
	日平均
	1.69E-02
	251202
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	9.10E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	52
	腊戛底
	日平均
	3.01E-02
	251202
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.84E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	53
	哥补村
	日平均
	1.37E-02
	250114
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.83E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	54
	竹园
	日平均
	1.91E-02
	250717
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.95E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	55
	明命腊
	日平均
	6.12E-02
	250112
	3.00E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.96E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	56
	大平掌
	日平均
	5.08E-02
	251118
	3.00E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.60E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	57
	他斗可
	日平均
	5.34E-01
	251214
	3.00E+02
	0.18
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.66E-02
	平均值
	2.00E+02
	0.01
	≤30
	达标

	58
	太桥
	日平均
	1.27E-02
	250114
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.52E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	59
	苛苴
	日平均
	1.14E-02
	250114
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.74E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	60
	老厂
	日平均
	1.20E-02
	250102
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.89E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	61
	老五斗
	日平均
	6.82E-03
	251222
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	9.00E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	62
	新甸
	日平均
	6.86E-03
	250108
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.14E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	63
	大寨
	日平均
	8.65E-03
	251230
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.54E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	64
	保和
	日平均
	1.24E-02
	250717
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.91E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	65
	百达莫
	日平均
	9.05E-03
	250503
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.41E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	66
	米尺莫
	日平均
	9.20E-03
	250728
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.49E-03
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	67
	海外
	日平均
	1.53E-02
	250704
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.40E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	68
	布者
	日平均
	9.96E-03
	250704
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.40E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	69
	弥勒
	日平均
	1.33E-02
	250726
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.70E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	70
	西尼
	日平均
	1.01E-01
	250202
	3.00E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.10E-02
	平均值
	2.00E+02
	0.01
	≤30
	达标

	71
	鱼塘
	日平均
	6.16E-03
	250805
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.20E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	72
	小坝多
	日平均
	4.12E-03
	250813
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.30E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	73
	曼蚌
	日平均
	6.04E-03
	250813
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.60E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	74
	青树
	日平均
	6.82E-03
	250813
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.90E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	75
	峨德
	日平均
	1.02E-02
	250903
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.10E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	76
	平安
	日平均
	2.06E-01
	250811
	3.00E+02
	0.07
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.59E-02
	平均值
	2.00E+02
	0.02
	≤30
	达标

	77
	磨刀
	日平均
	1.60E-01
	250906
	3.00E+02
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.73E-02
	平均值
	2.00E+02
	0.01
	≤30
	达标

	78
	达哈
	日平均
	1.08E-02
	250610
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.10E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	79
	仓房
	日平均
	1.98E-02
	250626
	3.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.00E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	80
	那洛
	日平均
	1.34E-02
	250503
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.10E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	81
	和平
	日平均
	1.42E-02
	250503
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.60E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	82
	麦地
	日平均
	6.74E-03
	250617
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.20E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	83
	木厂
	日平均
	1.38E-02
	250719
	3.00E+02
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.30E-04
	平均值
	2.00E+02
	0
	≤30
	达标

	84
	网格（-600，0）
	日平均
	8.84E+00
	250621
	3.00E+02
	2.95
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.55E-01
	平均值
	2.00E+02
	0.33
	≤30
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	日平均
	5.27E-02
	250726
	1.20E+02
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.30E-03
	平均值
	8.00E+01
	0
	≤10
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	日平均
	2.87E-02
	250626
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.70E-04
	平均值
	8.00E+01
	0
	≤10
	达标


表7.1-26     TSP消减、叠加后日平均环境质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	南恩村
	日平均
	1.14E+01
	250724
	7.90E+01
	9.04E+01
	3.00E+02
	30.15
	达标

	2
	聚兴村
	日平均
	8.40E+00
	250822
	7.90E+01
	8.74E+01
	3.00E+02
	29.13
	达标

	3
	鲁他莫
	日平均
	8.57E-01
	250704
	7.90E+01
	7.99E+01
	3.00E+02
	26.62
	达标

	4
	大红山
	日平均
	7.81E-01
	250704
	7.90E+01
	7.98E+01
	3.00E+02
	26.59
	达标

	5
	四坡斗
	日平均
	3.77E+00
	250925
	7.90E+01
	8.28E+01
	3.00E+02
	27.59
	达标

	6
	大田
	日平均
	5.96E-01
	250726
	7.90E+01
	7.96E+01
	3.00E+02
	26.53
	达标

	7
	东磨村
	日平均
	3.08E-01
	250730
	7.90E+01
	7.93E+01
	3.00E+02
	26.44
	达标

	8
	新村
	日平均
	8.47E-01
	251130
	7.90E+01
	7.98E+01
	3.00E+02
	26.62
	达标

	9
	南蚌
	日平均
	2.15E-01
	250306
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.41
	达标

	10
	冬瓜林
	日平均
	2.33E-01
	250626
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.41
	达标

	11
	戛洒镇
	日平均
	3.16E+00
	251116
	7.90E+01
	8.22E+01
	3.00E+02
	27.39
	达标

	12
	平寨村
	日平均
	8.39E-01
	250626
	7.90E+01
	7.98E+01
	3.00E+02
	26.61
	达标

	13
	岩村
	日平均
	5.04E-01
	250503
	7.90E+01
	7.95E+01
	3.00E+02
	26.5
	达标

	14
	平田
	日平均
	7.74E-01
	250503
	7.90E+01
	7.98E+01
	3.00E+02
	26.59
	达标

	15
	曼控
	日平均
	1.05E+00
	250503
	7.90E+01
	8.00E+01
	3.00E+02
	26.68
	达标

	16
	金厂村
	日平均
	1.69E-01
	250602
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.39
	达标

	17
	牛滚塘
	日平均
	7.81E-01
	250726
	7.90E+01
	7.98E+01
	3.00E+02
	26.59
	达标

	18
	邦迈
	日平均
	3.24E-01
	250719
	7.90E+01
	7.93E+01
	3.00E+02
	26.44
	达标

	19
	新寨
	日平均
	8.29E-01
	250726
	7.90E+01
	7.98E+01
	3.00E+02
	26.61
	达标

	20
	达哈村
	日平均
	3.07E+00
	250528
	7.90E+01
	8.21E+01
	3.00E+02
	27.36
	达标

	21
	小麻烂
	日平均
	1.49E+00
	250525
	7.90E+01
	8.05E+01
	3.00E+02
	26.83
	达标

	22
	旧哈
	日平均
	1.73E-01
	251214
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.39
	达标

	23
	拉博村
	日平均
	3.53E-01
	250704
	7.90E+01
	7.94E+01
	3.00E+02
	26.45
	达标

	24
	四家村
	日平均
	2.96E-01
	250704
	7.90E+01
	7.93E+01
	3.00E+02
	26.43
	达标

	25
	五家村
	日平均
	2.55E-01
	250704
	7.90E+01
	7.93E+01
	3.00E+02
	26.42
	达标

	26
	水塘乡
	日平均
	3.11E-01
	250525
	7.90E+01
	7.93E+01
	3.00E+02
	26.44
	达标

	27
	芭蕉村
	日平均
	2.40E-01
	251214
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.41
	达标

	28
	南达
	日平均
	2.24E-01
	251214
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.41
	达标

	29
	大口
	日平均
	1.06E-01
	250802
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.37
	达标

	30
	现刀
	日平均
	3.74E-01
	250525
	7.90E+01
	7.94E+01
	3.00E+02
	26.46
	达标

	31
	波村
	日平均
	1.90E-01
	250804
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.4
	达标

	32
	春元
	日平均
	1.56E-01
	250804
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.39
	达标

	33
	腰村
	日平均
	1.15E-01
	251114
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.37
	达标

	34
	渔科
	日平均
	8.99E-02
	250804
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.36
	达标

	35
	者竜乡
	日平均
	7.50E-02
	251114
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.36
	达标

	36
	峨毛
	日平均
	1.09E-01
	250629
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.37
	达标

	37
	向阳
	日平均
	9.67E-02
	250103
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.37
	达标

	38
	六合
	日平均
	9.27E-02
	250706
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.36
	达标

	39
	把租
	日平均
	1.24E-01
	250706
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.37
	达标

	40
	转马都
	日平均
	1.11E-01
	251202
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.37
	达标

	41
	大麦地乡
	日平均
	6.34E-02
	250915
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.35
	达标

	42
	勐炳
	日平均
	5.10E-02
	250915
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.35
	达标

	43
	阿宝
	日平均
	7.52E-02
	251213
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.36
	达标

	44
	哈科底
	日平均
	1.49E-01
	250114
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.38
	达标

	45
	黑查莫
	日平均
	2.82E-01
	250112
	7.90E+01
	7.93E+01
	3.00E+02
	26.43
	达标

	46
	太和
	日平均
	7.86E-02
	251202
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.36
	达标

	47
	马家坝
	日平均
	1.92E-01
	251202
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.4
	达标

	48
	马房
	日平均
	2.57E-01
	250716
	7.90E+01
	7.93E+01
	3.00E+02
	26.42
	达标

	49
	三家村
	日平均
	1.34E-01
	251212
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.38
	达标

	50
	弯子村
	日平均
	2.14E-01
	250706
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.4
	达标

	51
	罗柴冲村
	日平均
	2.63E-01
	251202
	7.90E+01
	7.93E+01
	3.00E+02
	26.42
	达标

	52
	腊戛底
	日平均
	1.31E-01
	251118
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.38
	达标

	53
	哥补村
	日平均
	1.62E-01
	250114
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.39
	达标

	54
	竹园
	日平均
	2.26E-01
	250717
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.41
	达标

	55
	明命腊
	日平均
	1.18E+00
	250112
	7.90E+01
	8.02E+01
	3.00E+02
	26.73
	达标

	56
	大平掌
	日平均
	4.65E-01
	250706
	7.90E+01
	7.95E+01
	3.00E+02
	26.49
	达标

	57
	他斗可
	日平均
	1.64E+00
	251214
	7.90E+01
	8.06E+01
	3.00E+02
	26.88
	达标

	58
	太桥
	日平均
	1.59E-01
	250114
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.39
	达标

	59
	苛苴
	日平均
	1.98E-01
	250114
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.4
	达标

	60
	老厂
	日平均
	1.76E-01
	251213
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.39
	达标

	61
	老五斗
	日平均
	7.57E-02
	250509
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.36
	达标

	62
	新甸
	日平均
	1.16E-01
	251210
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.37
	达标

	63
	大寨
	日平均
	1.55E-01
	251230
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.39
	达标

	64
	保和
	日平均
	2.18E-01
	250717
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.41
	达标

	65
	百达莫
	日平均
	1.33E-01
	250119
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.38
	达标

	66
	米尺莫
	日平均
	1.37E-01
	250119
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.38
	达标

	67
	海外
	日平均
	3.24E-01
	250704
	7.90E+01
	7.93E+01
	3.00E+02
	26.44
	达标

	68
	布者
	日平均
	1.61E-01
	251129
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.39
	达标

	69
	弥勒
	日平均
	2.13E-01
	250726
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.4
	达标

	70
	西尼
	日平均
	4.52E-01
	250202
	7.90E+01
	7.95E+01
	3.00E+02
	26.48
	达标

	71
	鱼塘
	日平均
	1.09E-01
	250805
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.37
	达标

	72
	小坝多
	日平均
	6.18E-02
	250306
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.35
	达标

	73
	曼蚌
	日平均
	1.23E-01
	250813
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.37
	达标

	74
	青树
	日平均
	1.41E-01
	250813
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.38
	达标

	75
	峨德
	日平均
	1.35E-01
	250430
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.38
	达标

	76
	平安
	日平均
	9.74E-01
	250811
	7.90E+01
	8.00E+01
	3.00E+02
	26.66
	达标

	77
	磨刀
	日平均
	6.39E-01
	250906
	7.90E+01
	7.96E+01
	3.00E+02
	26.55
	达标

	78
	达哈
	日平均
	1.68E-01
	250306
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.39
	达标

	79
	仓房
	日平均
	3.53E-01
	250626
	7.90E+01
	7.94E+01
	3.00E+02
	26.45
	达标

	80
	那洛
	日平均
	2.46E-01
	250503
	7.90E+01
	7.92E+01
	3.00E+02
	26.42
	达标

	81
	和平
	日平均
	2.63E-01
	250503
	7.90E+01
	7.93E+01
	3.00E+02
	26.42
	达标

	82
	麦地
	日平均
	6.18E-02
	250617
	7.90E+01
	7.91E+01
	3.00E+02
	26.35
	达标

	83
	木厂
	日平均
	2.71E-01
	250719
	7.90E+01
	7.93E+01
	3.00E+02
	26.42
	达标

	84
	网格（600，400）
	日平均
	1.86E+02
	250130
	7.90E+01
	2.65E+02
	3.00E+02
	88.39
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	日平均
	1.02E+00
	250726
	0.00E+00
	1.02E+00
	1.20E+02
	0.85
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	日平均
	5.14E-01
	250626
	0.00E+00
	5.14E-01
	1.20E+02
	0.43
	达标
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图7.1-14  TSP消减、叠加后日均质量浓度分布图  单位：ug/m3
7.1.3.2 PM10预测结果
正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果，消减、叠加后环境空气保护目标和网格点保证率（95%）日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见下表。
表7.1-27    本项目PM10日均、年均贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	达标判定
	是否超标

	1
	南恩村
	日平均
	4.36E+00
	250926
	1.20E+02
	3.64
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.43E-01
	平均值
	6.00E+01
	1.07
	≤30
	达标

	2
	聚兴村
	日平均
	2.08E+00
	250822
	1.20E+02
	1.73
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.66E-01
	平均值
	6.00E+01
	0.78
	≤30
	达标

	3
	鲁他莫
	日平均
	8.47E-02
	250704
	1.20E+02
	0.07
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.44E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	4
	大红山
	日平均
	1.59E-01
	250704
	1.20E+02
	0.13
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.37E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	5
	四坡斗
	日平均
	7.62E-01
	250811
	1.20E+02
	0.64
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.22E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.14
	≤30
	达标

	6
	大田
	日平均
	7.90E-02
	250726
	1.20E+02
	0.07
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.02E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	7
	东磨村
	日平均
	3.92E-02
	250813
	1.20E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.66E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	8
	新村
	日平均
	1.85E-01
	250626
	1.20E+02
	0.15
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.47E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	9
	南蚌
	日平均
	2.03E-02
	250306
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	9.90E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	10
	冬瓜林
	日平均
	5.30E-02
	250626
	1.20E+02
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.86E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	11
	戛洒镇
	日平均
	2.92E-01
	251016
	1.20E+02
	0.24
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.18E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	12
	平寨村
	日平均
	1.19E-01
	250626
	1.20E+02
	0.1
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.60E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	13
	岩村
	日平均
	9.15E-02
	250503
	1.20E+02
	0.08
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	9.80E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	14
	平田
	日平均
	1.07E-01
	250503
	1.20E+02
	0.09
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.50E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	15
	曼控
	日平均
	5.00E-01
	250811
	1.20E+02
	0.42
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.24E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.07
	≤30
	达标

	16
	金厂村
	日平均
	3.75E-02
	250602
	1.20E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.96E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	17
	牛滚塘
	日平均
	1.19E-01
	250719
	1.20E+02
	0.1
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.39E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	18
	邦迈
	日平均
	4.04E-02
	250719
	1.20E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.22E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	19
	新寨
	日平均
	1.26E-01
	250726
	1.20E+02
	0.11
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.75E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	20
	达哈村
	日平均
	2.69E-01
	250929
	1.20E+02
	0.22
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.69E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.06
	≤30
	达标

	21
	小麻烂
	日平均
	5.65E-01
	250525
	1.20E+02
	0.47
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.95E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.1
	≤30
	达标

	22
	旧哈
	日平均
	3.47E-02
	251214
	1.20E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.88E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	23
	拉博村
	日平均
	5.70E-02
	250704
	1.20E+02
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.52E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	24
	四家村
	日平均
	4.57E-02
	250704
	1.20E+02
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.13E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	25
	五家村
	日平均
	4.08E-02
	250704
	1.20E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.94E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	26
	水塘乡
	日平均
	1.96E-01
	250525
	1.20E+02
	0.16
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.55E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.03
	≤30
	达标

	27
	芭蕉村
	日平均
	3.42E-02
	251214
	1.20E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.77E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	28
	南达
	日平均
	3.14E-02
	251214
	1.20E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.23E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	29
	大口
	日平均
	2.27E-02
	250525
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.80E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	30
	现刀
	日平均
	1.06E-01
	250525
	1.20E+02
	0.09
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.32E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	31
	波村
	日平均
	2.93E-02
	250804
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.38E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	32
	春元
	日平均
	2.15E-02
	250804
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.41E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	33
	腰村
	日平均
	2.29E-02
	251114
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.23E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	34
	渔科
	日平均
	1.53E-02
	251114
	1.20E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.06E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	35
	者竜乡
	日平均
	1.06E-02
	251114
	1.20E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.30E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	36
	峨毛
	日平均
	1.54E-02
	250629
	1.20E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.70E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	37
	向阳
	日平均
	1.58E-02
	250103
	1.20E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.80E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	38
	六合
	日平均
	1.68E-02
	250706
	1.20E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.40E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	39
	把租
	日平均
	2.02E-02
	250706
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.60E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	40
	转马都
	日平均
	1.57E-02
	251202
	1.20E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.10E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	41
	大麦地乡
	日平均
	1.41E-02
	250915
	1.20E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.70E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	42
	勐炳
	日平均
	1.05E-02
	250915
	1.20E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.15E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	43
	阿宝
	日平均
	1.16E-02
	250102
	1.20E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.24E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	44
	哈科底
	日平均
	2.40E-02
	250114
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.09E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	45
	黑查莫
	日平均
	3.26E-02
	250112
	1.20E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	9.00E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	46
	太和
	日平均
	1.65E-02
	251202
	1.20E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.90E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	47
	马家坝
	日平均
	2.76E-02
	251202
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.80E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	48
	马房
	日平均
	2.65E-02
	250716
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.00E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	49
	三家村
	日平均
	3.47E-02
	251212
	1.20E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.68E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	50
	弯子村
	日平均
	8.20E-02
	250808
	1.20E+02
	0.07
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.86E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	51
	罗柴冲村
	日平均
	4.63E-02
	251202
	1.20E+02
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.21E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	52
	腊戛底
	日平均
	4.57E-02
	251202
	1.20E+02
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.09E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	53
	哥补村
	日平均
	3.23E-02
	250114
	1.20E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.23E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	54
	竹园
	日平均
	3.91E-02
	250717
	1.20E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.63E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	55
	明命腊
	日平均
	1.81E-01
	250112
	1.20E+02
	0.15
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.89E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	56
	大平掌
	日平均
	6.53E-02
	251118
	1.20E+02
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.08E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	57
	他斗可
	日平均
	5.34E-01
	251214
	1.20E+02
	0.44
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.83E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.05
	≤30
	达标

	58
	太桥
	日平均
	2.91E-02
	250114
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.82E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	59
	苛苴
	日平均
	2.57E-02
	250114
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.12E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	60
	老厂
	日平均
	2.23E-02
	251213
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.28E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	61
	老五斗
	日平均
	1.10E-02
	250509
	1.20E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.05E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	62
	新甸
	日平均
	1.66E-02
	250108
	1.20E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.40E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	63
	大寨
	日平均
	2.26E-02
	251230
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.86E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	64
	保和
	日平均
	3.13E-02
	250717
	1.20E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.26E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	65
	百达莫
	日平均
	1.81E-02
	250119
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.76E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	66
	米尺莫
	日平均
	2.08E-02
	250119
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.93E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	67
	海外
	日平均
	4.23E-02
	250704
	1.20E+02
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.11E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	68
	布者
	日平均
	2.26E-02
	250704
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.19E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	69
	弥勒
	日平均
	2.96E-02
	250726
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.60E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	70
	西尼
	日平均
	1.01E-01
	250202
	1.20E+02
	0.08
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.13E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	71
	鱼塘
	日平均
	1.56E-02
	250805
	1.20E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.80E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	72
	小坝多
	日平均
	1.15E-02
	250813
	1.20E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.90E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	73
	曼蚌
	日平均
	1.61E-02
	250813
	1.20E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.40E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	74
	青树
	日平均
	1.83E-02
	250813
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.80E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	75
	峨德
	日平均
	2.39E-02
	250712
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.07E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	76
	平安
	日平均
	2.07E-01
	250104
	1.20E+02
	0.17
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.66E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.06
	≤30
	达标

	77
	磨刀
	日平均
	1.61E-01
	250906
	1.20E+02
	0.13
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.75E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.03
	≤30
	达标

	78
	达哈
	日平均
	2.89E-02
	250813
	1.20E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.00E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	79
	仓房
	日平均
	5.83E-02
	250626
	1.20E+02
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.10E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	80
	那洛
	日平均
	3.79E-02
	250503
	1.20E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.90E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	81
	和平
	日平均
	4.20E-02
	250503
	1.20E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.50E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	82
	麦地
	日平均
	1.08E-02
	250617
	1.20E+02
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.90E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	83
	木厂
	日平均
	4.02E-02
	250719
	1.20E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.12E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	84
	网格
（-600，0）
	日平均
	2.64E+01
	250621
	1.20E+02
	22.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.91E+00
	平均值
	6.00E+01
	3.18
	≤30
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	日平均
	1.55E-01
	250726
	5.00E+01
	0.31
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.88E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤10
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	日平均
	8.44E-02
	250626
	5.00E+01
	0.17
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.00E-04
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤10
	达标


表7.1-28    PM10消减、叠加后95%保证率日平均环境质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	南恩村
	日平均
	3.13E+00
	250525
	6.60E+01
	6.91E+01
	1.20E+02
	57.6
	达标

	2
	聚兴村
	日平均
	2.88E+00
	250410
	6.60E+01
	6.89E+01
	1.20E+02
	57.4
	达标

	3
	鲁他莫
	日平均
	9.98E-02
	251013
	6.60E+01
	6.61E+01
	1.20E+02
	55.08
	达标

	4
	大红山
	日平均
	1.82E-01
	250809
	6.60E+01
	6.62E+01
	1.20E+02
	55.15
	达标

	5
	四坡斗
	日平均
	8.83E-01
	251203
	6.60E+01
	6.69E+01
	1.20E+02
	55.74
	达标

	6
	大田
	日平均
	2.97E-02
	250716
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.02
	达标

	7
	东磨村
	日平均
	4.36E-02
	250708
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.04
	达标

	8
	新村
	日平均
	7.36E-02
	250212
	6.60E+01
	6.61E+01
	1.20E+02
	55.06
	达标

	9
	南蚌
	日平均
	1.77E-02
	250325
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	10
	冬瓜林
	日平均
	4.67E-02
	250624
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.04
	达标

	11
	戛洒镇
	日平均
	2.56E-01
	250301
	6.60E+01
	6.63E+01
	1.20E+02
	55.21
	达标

	12
	平寨村
	日平均
	8.95E-03
	251205
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	13
	岩村
	日平均
	1.01E-02
	250915
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	14
	平田
	日平均
	1.43E-02
	250516
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	15
	曼控
	日平均
	6.69E-01
	250914
	6.60E+01
	6.67E+01
	1.20E+02
	55.56
	达标

	16
	金厂村
	日平均
	5.63E-02
	250819
	6.60E+01
	6.61E+01
	1.20E+02
	55.05
	达标

	17
	牛滚塘
	日平均
	8.08E-02
	250528
	6.60E+01
	6.61E+01
	1.20E+02
	55.07
	达标

	18
	邦迈
	日平均
	4.10E-02
	250726
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.03
	达标

	19
	新寨
	日平均
	8.60E-02
	250528
	6.60E+01
	6.61E+01
	1.20E+02
	55.07
	达标

	20
	达哈村
	日平均
	7.34E-01
	251016
	6.60E+01
	6.67E+01
	1.20E+02
	55.61
	达标

	21
	小麻烂
	日平均
	7.26E-01
	250629
	6.60E+01
	6.67E+01
	1.20E+02
	55.6
	达标

	22
	旧哈
	日平均
	5.97E-02
	251014
	6.60E+01
	6.61E+01
	1.20E+02
	55.05
	达标

	23
	拉博村
	日平均
	5.75E-02
	250401
	6.60E+01
	6.61E+01
	1.20E+02
	55.05
	达标

	24
	四家村
	日平均
	4.40E-02
	250519
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.04
	达标

	25
	五家村
	日平均
	4.37E-02
	250320
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.04
	达标

	26
	水塘乡
	日平均
	1.78E-01
	250915
	6.60E+01
	6.62E+01
	1.20E+02
	55.15
	达标

	27
	芭蕉村
	日平均
	4.36E-02
	250926
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.04
	达标

	28
	南达
	日平均
	3.64E-02
	250624
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.03
	达标

	29
	大口
	日平均
	3.60E-02
	251117
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.03
	达标

	30
	现刀
	日平均
	2.04E-01
	250414
	6.60E+01
	6.62E+01
	1.20E+02
	55.17
	达标

	31
	波村
	日平均
	2.75E-02
	250527
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.02
	达标

	32
	春元
	日平均
	1.87E-02
	250604
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.02
	达标

	33
	腰村
	日平均
	2.83E-02
	250725
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.02
	达标

	34
	渔科
	日平均
	1.53E-02
	250709
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	35
	者竜乡
	日平均
	1.22E-02
	250716
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	36
	峨毛
	日平均
	7.88E-03
	250321
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	37
	向阳
	日平均
	9.20E-03
	251129
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	38
	六合
	日平均
	5.39E-03
	250621
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55
	达标

	39
	把租
	日平均
	8.93E-03
	250118
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	40
	转马都
	日平均
	8.39E-03
	251201
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	41
	大麦地乡
	日平均
	1.92E-02
	250310
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.02
	达标

	42
	勐炳
	日平均
	1.51E-02
	250717
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	43
	阿宝
	日平均
	1.31E-02
	250426
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	44
	哈科底
	日平均
	1.24E-02
	250429
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	45
	黑查莫
	日平均
	1.11E-02
	251002
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	46
	太和
	日平均
	8.37E-03
	250808
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	47
	马家坝
	日平均
	1.01E-02
	250402
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	48
	马房
	日平均
	1.55E-02
	250523
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	49
	三家村
	日平均
	2.83E-02
	250321
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.02
	达标

	50
	弯子村
	日平均
	8.76E-02
	251114
	6.60E+01
	6.61E+01
	1.20E+02
	55.07
	达标

	51
	罗柴冲村
	日平均
	1.52E-02
	250218
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	52
	腊戛底
	日平均
	4.30E-02
	250414
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.04
	达标

	53
	哥补村
	日平均
	2.41E-02
	251107
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.02
	达标

	54
	竹园
	日平均
	4.55E-02
	250614
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.04
	达标

	55
	明命腊
	日平均
	2.88E-02
	251011
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.02
	达标

	56
	大平掌
	日平均
	7.32E-02
	250321
	6.60E+01
	6.61E+01
	1.20E+02
	55.06
	达标

	57
	他斗可
	日平均
	5.30E-01
	251120
	6.60E+01
	6.65E+01
	1.20E+02
	55.44
	达标

	58
	太桥
	日平均
	2.00E-02
	250429
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.02
	达标

	59
	苛苴
	日平均
	2.20E-02
	250915
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.02
	达标

	60
	老厂
	日平均
	2.31E-02
	250222
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.02
	达标

	61
	老五斗
	日平均
	1.32E-02
	250617
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	62
	新甸
	日平均
	1.74E-02
	250820
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	63
	大寨
	日平均
	1.96E-02
	251208
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.02
	达标

	64
	保和
	日平均
	2.30E-02
	250502
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.02
	达标

	65
	百达莫
	日平均
	2.56E-02
	250531
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.02
	达标

	66
	米尺莫
	日平均
	2.81E-02
	251223
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.02
	达标

	67
	海外
	日平均
	1.59E-02
	251113
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	68
	布者
	日平均
	1.71E-02
	250522
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	69
	弥勒
	日平均
	1.15E-02
	250814
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	70
	西尼
	日平均
	1.81E-01
	250312
	6.60E+01
	6.62E+01
	1.20E+02
	55.15
	达标

	71
	鱼塘
	日平均
	5.33E-03
	250909
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55
	达标

	72
	小坝多
	日平均
	2.89E-03
	251011
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55
	达标

	73
	曼蚌
	日平均
	6.89E-03
	251009
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	74
	青树
	日平均
	7.78E-03
	251009
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	75
	峨德
	日平均
	1.86E-02
	250515
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.02
	达标

	76
	平安
	日平均
	5.00E-01
	251213
	6.60E+01
	6.65E+01
	1.20E+02
	55.42
	达标

	77
	磨刀
	日平均
	2.83E-01
	250727
	6.60E+01
	6.63E+01
	1.20E+02
	55.24
	达标

	78
	达哈
	日平均
	1.77E-02
	250514
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	79
	仓房
	日平均
	2.90E-03
	250721
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55
	达标

	80
	那洛
	日平均
	6.73E-03
	251017
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	81
	和平
	日平均
	4.72E-03
	250620
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55
	达标

	82
	麦地
	日平均
	8.53E-03
	250723
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	83
	木厂
	日平均
	1.29E-02
	250105
	6.60E+01
	6.60E+01
	1.20E+02
	55.01
	达标

	84
	网格（600，100）
	日平均
	1.63E+01
	250223
	6.60E+01
	8.23E+01
	1.20E+02
	68.61
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	日平均
	4.30E-02
	250621
	0.00E+00
	4.30E-02
	5.00E+01
	0.09
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	日平均
	7.36E-03
	250319
	0.00E+00
	7.36E-03
	5.00E+01
	0.01
	达标


表7.1-29    PM10消减、叠加后年平均环境质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	南恩村
	年平均
	1.13E+00
	平均值
	2.68E+01
	2.79E+01
	6.00E+01
	46.47
	达标

	2
	聚兴村
	年平均
	1.40E+00
	平均值
	2.68E+01
	2.81E+01
	6.00E+01
	46.92
	达标

	3
	鲁他莫
	年平均
	3.39E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.64
	达标

	4
	大红山
	年平均
	6.32E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.69
	达标

	5
	四坡斗
	年平均
	2.88E-01
	平均值
	2.68E+01
	2.70E+01
	6.00E+01
	45.06
	达标

	6
	大田
	年平均
	6.62E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	7
	东磨村
	年平均
	4.48E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	8
	新村
	年平均
	1.16E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	9
	南蚌
	年平均
	-2.56E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.67E+01
	6.00E+01
	44.58
	达标

	10
	冬瓜林
	年平均
	7.69E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	11
	戛洒镇
	年平均
	3.59E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.64
	达标

	12
	平寨村
	年平均
	-4.25E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.67E+01
	6.00E+01
	44.51
	达标

	13
	岩村
	年平均
	1.68E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	14
	平田
	年平均
	2.02E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	15
	曼控
	年平均
	1.36E-01
	平均值
	2.68E+01
	2.69E+01
	6.00E+01
	44.81
	达标

	16
	金厂村
	年平均
	1.09E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	17
	牛滚塘
	年平均
	2.25E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.62
	达标

	18
	邦迈
	年平均
	7.70E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	19
	新寨
	年平均
	2.37E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.62
	达标

	20
	达哈村
	年平均
	2.20E-01
	平均值
	2.68E+01
	2.70E+01
	6.00E+01
	44.95
	达标

	21
	小麻烂
	年平均
	1.88E-01
	平均值
	2.68E+01
	2.69E+01
	6.00E+01
	44.9
	达标

	22
	旧哈
	年平均
	2.13E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.62
	达标

	23
	拉博村
	年平均
	1.65E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.61
	达标

	24
	四家村
	年平均
	1.14E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	25
	五家村
	年平均
	1.07E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	26
	水塘乡
	年平均
	5.08E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.67
	达标

	27
	芭蕉村
	年平均
	1.38E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.61
	达标

	28
	南达
	年平均
	1.19E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	29
	大口
	年平均
	1.04E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	30
	现刀
	年平均
	4.52E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.66
	达标

	31
	波村
	年平均
	8.67E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	32
	春元
	年平均
	5.20E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	33
	腰村
	年平均
	7.60E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	34
	渔科
	年平均
	3.92E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	35
	者竜乡
	年平均
	2.99E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	36
	峨毛
	年平均
	2.01E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	37
	向阳
	年平均
	2.40E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	38
	六合
	年平均
	1.23E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	39
	把租
	年平均
	2.03E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	40
	转马都
	年平均
	2.07E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	41
	大麦地乡
	年平均
	5.76E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	42
	勐炳
	年平均
	4.22E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	43
	阿宝
	年平均
	4.54E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	44
	哈科底
	年平均
	3.98E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	45
	黑查莫
	年平均
	3.18E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	46
	太和
	年平均
	2.11E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	47
	马家坝
	年平均
	2.67E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	48
	马房
	年平均
	3.61E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	49
	三家村
	年平均
	5.73E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	50
	弯子村
	年平均
	1.55E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.61
	达标

	51
	罗柴冲村
	年平均
	4.04E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	52
	腊戛底
	年平均
	1.03E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	53
	哥补村
	年平均
	7.99E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	54
	竹园
	年平均
	1.75E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.61
	达标

	55
	明命腊
	年平均
	9.69E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	56
	大平掌
	年平均
	1.72E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.61
	达标

	57
	他斗可
	年平均
	9.98E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.75
	达标

	58
	太桥
	年平均
	6.59E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	59
	苛苴
	年平均
	7.82E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	60
	老厂
	年平均
	8.47E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	61
	老五斗
	年平均
	3.85E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	62
	新甸
	年平均
	5.10E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	63
	大寨
	年平均
	6.79E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	64
	保和
	年平均
	8.25E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	65
	百达莫
	年平均
	6.48E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	66
	米尺莫
	年平均
	7.15E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.6
	达标

	67
	海外
	年平均
	3.88E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	68
	布者
	年平均
	3.98E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	69
	弥勒
	年平均
	3.01E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	70
	西尼
	年平均
	5.08E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.67
	达标

	71
	鱼塘
	年平均
	1.00E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	72
	小坝多
	年平均
	6.31E-04
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.58
	达标

	73
	曼蚌
	年平均
	1.15E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	74
	青树
	年平均
	1.27E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	75
	峨德
	年平均
	3.48E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	76
	平安
	年平均
	1.32E-01
	平均值
	2.68E+01
	2.69E+01
	6.00E+01
	44.8
	达标

	77
	磨刀
	年平均
	6.74E-02
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.7
	达标

	78
	达哈
	年平均
	1.05E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	79
	仓房
	年平均
	1.20E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	80
	那洛
	年平均
	1.82E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	81
	和平
	年平均
	1.38E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	82
	麦地
	年平均
	1.66E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	83
	木厂
	年平均
	3.73E-03
	平均值
	2.68E+01
	2.68E+01
	6.00E+01
	44.59
	达标

	84
	网格（600,100）
	年平均
	5.75E+00
	平均值
	2.68E+01
	3.25E+01
	6.00E+01
	54.17
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	年平均
	1.05E-02
	平均值
	0.00E+00
	1.05E-02
	4.00E+01
	0.03
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	年平均
	2.19E-03
	平均值
	0.00E+00
	2.19E-03
	4.00E+01
	0.01
	达标
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图7.1-15  PM10消减、叠加后95%保证率日均质量浓度分布图  单位：ug/m3
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图7.1-16  PM10消减、叠加后年平均环境质量浓度分布图  单位：ug/m3
7.1.3.3 PM2.5预测结果
正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果，消减、叠加后环境空气保护目标和网格点保证率（95%）日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见下表。
表7.1-30    本项目PM2.5日均、年均贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	达标判定
	是否超标

	1
	南恩村
	日平均
	2.43E-01
	250926
	6.00E+01
	0.4
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.87E-02
	平均值
	3.00E+01
	0.13
	≤30
	达标

	2
	聚兴村
	日平均
	1.92E-01
	250822
	6.00E+01
	0.32
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.60E-02
	平均值
	3.00E+01
	0.12
	≤30
	达标

	3
	鲁他莫
	日平均
	3.50E-02
	250818
	6.00E+01
	0.06
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.86E-03
	平均值
	3.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	4
	大红山
	日平均
	1.94E-02
	250302
	6.00E+01
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.39E-03
	平均值
	3.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	5
	四坡斗
	日平均
	4.02E-02
	250811
	6.00E+01
	0.07
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.81E-03
	平均值
	3.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	6
	大田
	日平均
	1.24E-02
	250822
	6.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.90E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	7
	东磨村
	日平均
	1.03E-02
	250610
	6.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.30E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	8
	新村
	日平均
	1.31E-02
	250626
	6.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.40E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	9
	南蚌
	日平均
	6.49E-03
	250918
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.20E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	10
	冬瓜林
	日平均
	2.06E-02
	250730
	6.00E+01
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.30E-03
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	11
	戛洒镇
	日平均
	1.51E-02
	251016
	6.00E+01
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.04E-03
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	12
	平寨村
	日平均
	1.00E-02
	250701
	6.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.60E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	13
	岩村
	日平均
	5.01E-03
	250503
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.70E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	14
	平田
	日平均
	6.45E-03
	250812
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.50E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	15
	曼控
	日平均
	2.50E-01
	250811
	6.00E+01
	0.42
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.04E-02
	平均值
	3.00E+01
	0.07
	≤30
	达标

	16
	金厂村
	日平均
	1.18E-02
	250721
	6.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.01E-03
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	17
	牛滚塘
	日平均
	1.36E-02
	250808
	6.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.17E-03
	平均值
	3.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	18
	邦迈
	日平均
	6.81E-03
	251109
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.00E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	19
	新寨
	日平均
	1.55E-02
	250808
	6.00E+01
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.33E-03
	平均值
	3.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	20
	达哈村
	日平均
	6.36E-02
	250909
	6.00E+01
	0.11
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.95E-03
	平均值
	3.00E+01
	0.03
	≤30
	达标

	21
	小麻烂
	日平均
	2.68E-01
	250525
	6.00E+01
	0.45
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.75E-02
	平均值
	3.00E+01
	0.09
	≤30
	达标

	22
	旧哈
	日平均
	1.11E-02
	251104
	6.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.21E-03
	平均值
	3.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	23
	拉博村
	日平均
	7.33E-03
	250929
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.50E-03
	平均值
	3.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	24
	四家村
	日平均
	5.50E-03
	250616
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.10E-03
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	25
	五家村
	日平均
	5.37E-03
	250609
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.03E-03
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	26
	水塘乡
	日平均
	9.21E-02
	250525
	6.00E+01
	0.15
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.89E-03
	平均值
	3.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	27
	芭蕉村
	日平均
	7.66E-03
	250525
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.37E-03
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	28
	南达
	日平均
	7.39E-03
	250525
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.16E-03
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	29
	大口
	日平均
	8.96E-03
	250525
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.06E-03
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	30
	现刀
	日平均
	5.09E-02
	250525
	6.00E+01
	0.08
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.21E-03
	平均值
	3.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	31
	波村
	日平均
	6.48E-03
	250525
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	9.10E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	32
	春元
	日平均
	4.46E-03
	250525
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.10E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	33
	腰村
	日平均
	8.71E-03
	250525
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	9.70E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	34
	渔科
	日平均
	3.18E-03
	250526
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.90E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	35
	者竜乡
	日平均
	3.27E-03
	250926
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.20E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	36
	峨毛
	日平均
	1.83E-03
	250526
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.00E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	37
	向阳
	日平均
	2.71E-03
	250926
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.60E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	38
	六合
	日平均
	1.24E-03
	250803
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.10E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	39
	把租
	日平均
	1.82E-03
	250803
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.10E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	40
	转马都
	日平均
	2.83E-03
	250119
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.10E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	41
	大麦地乡
	日平均
	6.82E-03
	250119
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.70E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	42
	勐炳
	日平均
	3.81E-03
	250209
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.90E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	43
	阿宝
	日平均
	3.15E-03
	251222
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.90E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	44
	哈科底
	日平均
	3.08E-03
	250209
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.10E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	45
	黑查莫
	日平均
	2.35E-03
	250119
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.90E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	46
	太和
	日平均
	2.75E-03
	250119
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.30E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	47
	马家坝
	日平均
	2.53E-03
	250119
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.60E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	48
	马房
	日平均
	2.91E-03
	250723
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.40E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	49
	三家村
	日平均
	1.65E-02
	250908
	6.00E+01
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.60E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	50
	弯子村
	日平均
	4.09E-02
	250808
	6.00E+01
	0.07
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.27E-03
	平均值
	3.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	51
	罗柴冲村
	日平均
	4.63E-03
	250119
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.00E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	52
	腊戛底
	日平均
	1.40E-02
	250923
	6.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.37E-03
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	53
	哥补村
	日平均
	4.36E-03
	250209
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.50E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	54
	竹园
	日平均
	7.68E-03
	251222
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.85E-03
	平均值
	3.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	55
	明命腊
	日平均
	9.59E-03
	250112
	6.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.20E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	56
	大平掌
	日平均
	2.37E-02
	250923
	6.00E+01
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.22E-03
	平均值
	3.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	57
	他斗可
	日平均
	2.67E-01
	251214
	6.00E+01
	0.44
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.30E-02
	平均值
	3.00E+01
	0.04
	≤30
	达标

	58
	太桥
	日平均
	4.12E-03
	250209
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.10E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	59
	苛苴
	日平均
	4.51E-03
	250209
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.00E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	60
	老厂
	日平均
	4.36E-03
	250102
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.80E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	61
	老五斗
	日平均
	2.83E-03
	251222
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.20E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	62
	新甸
	日平均
	2.79E-03
	250503
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.30E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	63
	大寨
	日平均
	2.99E-03
	250129
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.10E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	64
	保和
	日平均
	3.82E-03
	250129
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.90E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	65
	百达莫
	日平均
	3.54E-03
	250503
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.40E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	66
	米尺莫
	日平均
	3.64E-03
	250728
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.70E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	67
	海外
	日平均
	2.92E-03
	250704
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.80E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	68
	布者
	日平均
	3.90E-03
	250822
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.60E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	69
	弥勒
	日平均
	5.12E-03
	250822
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.00E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	70
	西尼
	日平均
	5.05E-02
	250202
	6.00E+01
	0.08
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.45E-03
	平均值
	3.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	71
	鱼塘
	日平均
	1.42E-03
	250805
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.00E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	72
	小坝多
	日平均
	1.12E-03
	250610
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.00E-05
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	73
	曼蚌
	日平均
	1.79E-03
	250412
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.20E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	74
	青树
	日平均
	2.08E-03
	250309
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.30E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	75
	峨德
	日平均
	5.11E-03
	250903
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.60E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	76
	平安
	日平均
	1.03E-01
	250811
	6.00E+01
	0.17
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.79E-02
	平均值
	3.00E+01
	0.06
	≤30
	达标

	77
	磨刀
	日平均
	8.02E-02
	250906
	6.00E+01
	0.13
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.63E-03
	平均值
	3.00E+01
	0.03
	≤30
	达标

	78
	达哈
	日平均
	4.69E-03
	250610
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.00E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	79
	仓房
	日平均
	3.15E-03
	250626
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.00E-05
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	80
	那洛
	日平均
	2.38E-03
	250503
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.70E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	81
	和平
	日平均
	2.21E-03
	250503
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.00E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	82
	麦地
	日平均
	2.66E-03
	250617
	6.00E+01
	0
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.00E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	83
	木厂
	日平均
	3.27E-03
	250725
	6.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.70E-04
	平均值
	3.00E+01
	0
	≤30
	达标

	84
	网格
（-1200，-100）
	日平均
	1.51E+00
	250911
	6.00E+01
	2.52
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.75E-01
	平均值
	3.00E+01
	0.58
	≤30
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	日平均
	8.50E-03
	250726
	3.50E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.06E-03
	平均值
	1.50E+01
	0.01
	≤10
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	日平均
	4.61E-03
	250626
	3.50E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.50E-04
	平均值
	1.50E+01
	0
	≤10
	达标


表7.1-31    PM2.5消减、叠加后95%保证率日平均环境质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	南恩村
	日平均
	7.56E-01
	251119
	5.03E+01
	5.11E+01
	6.00E+01
	85.15
	达标

	2
	聚兴村
	日平均
	1.08E+00
	250410
	5.03E+01
	5.14E+01
	6.00E+01
	85.69
	达标

	3
	鲁他莫
	日平均
	4.29E-02
	250618
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.96
	达标

	4
	大红山
	日平均
	8.30E-02
	250811
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	84.03
	达标

	5
	四坡斗
	日平均
	3.51E-01
	250321
	5.03E+01
	5.07E+01
	6.00E+01
	84.47
	达标

	6
	大田
	日平均
	1.40E-02
	250716
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.91
	达标

	7
	东磨村
	日平均
	2.08E-02
	250312
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.92
	达标

	8
	新村
	日平均
	3.15E-02
	250701
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.94
	达标

	9
	南蚌
	日平均
	8.70E-03
	251118
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	10
	冬瓜林
	日平均
	2.33E-02
	250624
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.93
	达标

	11
	戛洒镇
	日平均
	9.14E-02
	250301
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	84.04
	达标

	12
	平寨村
	日平均
	4.48E-03
	251205
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	13
	岩村
	日平均
	4.15E-03
	251130
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	14
	平田
	日平均
	5.95E-03
	250306
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	15
	曼控
	日平均
	3.33E-01
	250712
	5.03E+01
	5.07E+01
	6.00E+01
	84.44
	达标

	16
	金厂村
	日平均
	2.47E-02
	251029
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.93
	达标

	17
	牛滚塘
	日平均
	3.90E-02
	251020
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.95
	达标

	18
	邦迈
	日平均
	1.85E-02
	250826
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.92
	达标

	19
	新寨
	日平均
	3.97E-02
	250524
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.95
	达标

	20
	达哈村
	日平均
	3.41E-01
	250725
	5.03E+01
	5.07E+01
	6.00E+01
	84.46
	达标

	21
	小麻烂
	日平均
	3.61E-01
	250705
	5.03E+01
	5.07E+01
	6.00E+01
	84.49
	达标

	22
	旧哈
	日平均
	2.72E-02
	251103
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.93
	达标

	23
	拉博村
	日平均
	2.56E-02
	251031
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.93
	达标

	24
	四家村
	日平均
	1.95E-02
	250724
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.92
	达标

	25
	五家村
	日平均
	1.82E-02
	251031
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.92
	达标

	26
	水塘乡
	日平均
	8.55E-02
	250707
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	84.03
	达标

	27
	芭蕉村
	日平均
	1.97E-02
	250624
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.92
	达标

	28
	南达
	日平均
	1.71E-02
	250624
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.92
	达标

	29
	大口
	日平均
	1.62E-02
	251117
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.92
	达标

	30
	现刀
	日平均
	1.02E-01
	250414
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	84.06
	达标

	31
	波村
	日平均
	1.30E-02
	250915
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.91
	达标

	32
	春元
	日平均
	9.04E-03
	250604
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	33
	腰村
	日平均
	1.40E-02
	250725
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.91
	达标

	34
	渔科
	日平均
	6.79E-03
	250731
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	35
	者竜乡
	日平均
	5.73E-03
	250629
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	36
	峨毛
	日平均
	3.79E-03
	250731
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	37
	向阳
	日平均
	4.52E-03
	251129
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	38
	六合
	日平均
	2.51E-03
	250801
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.89
	达标

	39
	把租
	日平均
	4.33E-03
	250112
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	40
	转马都
	日平均
	3.81E-03
	250104
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	41
	大麦地乡
	日平均
	9.28E-03
	250310
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	42
	勐炳
	日平均
	7.54E-03
	250717
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	43
	阿宝
	日平均
	6.08E-03
	250426
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	44
	哈科底
	日平均
	5.95E-03
	250129
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	45
	黑查莫
	日平均
	5.13E-03
	251002
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	46
	太和
	日平均
	3.98E-03
	250808
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	47
	马家坝
	日平均
	4.71E-03
	250402
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	48
	马房
	日平均
	7.13E-03
	250321
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	49
	三家村
	日平均
	1.14E-02
	250825
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.91
	达标

	50
	弯子村
	日平均
	4.34E-02
	251118
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.96
	达标

	51
	罗柴冲村
	日平均
	7.01E-03
	251111
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	52
	腊戛底
	日平均
	2.10E-02
	250414
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.92
	达标

	53
	哥补村
	日平均
	1.13E-02
	251002
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.91
	达标

	54
	竹园
	日平均
	2.15E-02
	250607
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.92
	达标

	55
	明命腊
	日平均
	1.39E-02
	251011
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.91
	达标

	56
	大平掌
	日平均
	3.56E-02
	250830
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	83.95
	达标

	57
	他斗可
	日平均
	2.65E-01
	251120
	5.03E+01
	5.06E+01
	6.00E+01
	84.33
	达标

	58
	太桥
	日平均
	9.42E-03
	250221
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	59
	苛苴
	日平均
	1.00E-02
	250324
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.91
	达标

	60
	老厂
	日平均
	1.11E-02
	250429
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.91
	达标

	61
	老五斗
	日平均
	6.00E-03
	250622
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	62
	新甸
	日平均
	8.01E-03
	250205
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	63
	大寨
	日平均
	9.21E-03
	250426
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	64
	保和
	日平均
	1.07E-02
	250509
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.91
	达标

	65
	百达莫
	日平均
	1.12E-02
	250311
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.91
	达标

	66
	米尺莫
	日平均
	1.20E-02
	250107
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.91
	达标

	67
	海外
	日平均
	7.29E-03
	250819
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	68
	布者
	日平均
	8.16E-03
	250522
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	69
	弥勒
	日平均
	5.55E-03
	250814
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	70
	西尼
	日平均
	9.04E-02
	250312
	5.03E+01
	5.04E+01
	6.00E+01
	84.04
	达标

	71
	鱼塘
	日平均
	2.62E-03
	251223
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.89
	达标

	72
	小坝多
	日平均
	1.44E-03
	251011
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.89
	达标

	73
	曼蚌
	日平均
	3.44E-03
	251009
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.89
	达标

	74
	青树
	日平均
	3.74E-03
	250505
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	75
	峨德
	日平均
	8.98E-03
	250515
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	76
	平安
	日平均
	2.50E-01
	251213
	5.03E+01
	5.06E+01
	6.00E+01
	84.31
	达标

	77
	磨刀
	日平均
	1.42E-01
	250727
	5.03E+01
	5.05E+01
	6.00E+01
	84.12
	达标

	78
	达哈
	日平均
	8.69E-03
	250309
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	79
	仓房
	日平均
	1.45E-03
	250721
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.89
	达标

	80
	那洛
	日平均
	3.34E-03
	251017
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.89
	达标

	81
	和平
	日平均
	2.27E-03
	250502
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.89
	达标

	82
	麦地
	日平均
	4.01E-03
	251118
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	83
	木厂
	日平均
	6.17E-03
	250625
	5.03E+01
	5.03E+01
	6.00E+01
	83.9
	达标

	84
	网格（600，400）
	日平均
	8.10E+00
	250223
	5.03E+01
	5.84E+01
	6.00E+01
	97.38
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	日平均
	1.85E-02
	250823
	0.00E+00
	1.85E-02
	3.50E+01
	0.05
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	日平均
	3.43E-03
	250319
	0.00E+00
	3.43E-03
	3.50E+01
	0.01
	达标


表7.1-32   PM2.5消减、叠加后年平均环境质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	南恩村
	年平均
	2.82E-01
	平均值
	1.81E+01
	1.83E+01
	3.00E+01
	61.11
	达标

	2
	聚兴村
	年平均
	5.03E-01
	平均值
	1.81E+01
	1.86E+01
	3.00E+01
	61.84
	达标

	3
	鲁他莫
	年平均
	1.56E-02
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.22
	达标

	4
	大红山
	年平均
	2.81E-02
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.26
	达标

	5
	四坡斗
	年平均
	1.10E-01
	平均值
	1.81E+01
	1.82E+01
	3.00E+01
	60.53
	达标

	6
	大田
	年平均
	2.89E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	7
	东磨村
	年平均
	1.93E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	8
	新村
	年平均
	4.89E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	9
	南蚌
	年平均
	-1.46E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.80E+01
	3.00E+01
	60.16
	达标

	10
	冬瓜林
	年平均
	3.72E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	11
	戛洒镇
	年平均
	1.31E-02
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.21
	达标

	12
	平寨村
	年平均
	-2.17E-02
	平均值
	1.81E+01
	1.80E+01
	3.00E+01
	60.09
	达标

	13
	岩村
	年平均
	5.24E-04
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	14
	平田
	年平均
	5.05E-04
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	15
	曼控
	年平均
	6.70E-02
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.39
	达标

	16
	金厂村
	年平均
	4.97E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	17
	牛滚塘
	年平均
	1.02E-02
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.2
	达标

	18
	邦迈
	年平均
	3.44E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	19
	新寨
	年平均
	1.08E-02
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.2
	达标

	20
	达哈村
	年平均
	1.01E-01
	平均值
	1.81E+01
	1.82E+01
	3.00E+01
	60.5
	达标

	21
	小麻烂
	年平均
	9.20E-02
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.47
	达标

	22
	旧哈
	年平均
	9.92E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.2
	达标

	23
	拉博村
	年平均
	7.49E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.19
	达标

	24
	四家村
	年平均
	5.22E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	25
	五家村
	年平均
	4.88E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	26
	水塘乡
	年平均
	2.46E-02
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.25
	达标

	27
	芭蕉村
	年平均
	6.39E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.19
	达标

	28
	南达
	年平均
	5.49E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	29
	大口
	年平均
	4.84E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	30
	现刀
	年平均
	2.22E-02
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.24
	达标

	31
	波村
	年平均
	4.06E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	32
	春元
	年平均
	2.41E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	33
	腰村
	年平均
	3.66E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	34
	渔科
	年平均
	1.82E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	35
	者竜乡
	年平均
	1.40E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	36
	峨毛
	年平均
	9.19E-04
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	37
	向阳
	年平均
	1.12E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	38
	六合
	年平均
	5.54E-04
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	39
	把租
	年平均
	9.37E-04
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	40
	转马都
	年平均
	9.34E-04
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	41
	大麦地乡
	年平均
	2.80E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	42
	勐炳
	年平均
	2.02E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	43
	阿宝
	年平均
	2.14E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	44
	哈科底
	年平均
	1.86E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	45
	黑查莫
	年平均
	1.43E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	46
	太和
	年平均
	9.91E-04
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	47
	马家坝
	年平均
	1.20E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	48
	马房
	年平均
	1.64E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	49
	三家村
	年平均
	2.69E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	50
	弯子村
	年平均
	7.59E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.19
	达标

	51
	罗柴冲村
	年平均
	1.82E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	52
	腊戛底
	年平均
	4.97E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	53
	哥补村
	年平均
	3.73E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	54
	竹园
	年平均
	8.30E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.19
	达标

	55
	明命腊
	年平均
	4.22E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	56
	大平掌
	年平均
	8.30E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.19
	达标

	57
	他斗可
	年平均
	4.87E-02
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.33
	达标

	58
	太桥
	年平均
	3.09E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	59
	苛苴
	年平均
	3.65E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	60
	老厂
	年平均
	3.97E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	61
	老五斗
	年平均
	1.82E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	62
	新甸
	年平均
	2.38E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	63
	大寨
	年平均
	3.18E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	64
	保和
	年平均
	3.89E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	65
	百达莫
	年平均
	3.00E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	66
	米尺莫
	年平均
	3.28E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.18
	达标

	67
	海外
	年平均
	1.76E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	68
	布者
	年平均
	1.75E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	69
	弥勒
	年平均
	1.38E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	70
	西尼
	年平均
	2.52E-02
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.25
	达标

	71
	鱼塘
	年平均
	4.63E-04
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	72
	小坝多
	年平均
	2.79E-04
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	73
	曼蚌
	年平均
	5.23E-04
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	74
	青树
	年平均
	5.78E-04
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	75
	峨德
	年平均
	1.57E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	76
	平安
	年平均
	6.55E-02
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.39
	达标

	77
	磨刀
	年平均
	3.36E-02
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.28
	达标

	78
	达哈
	年平均
	3.28E-04
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	79
	仓房
	年平均
	4.60E-04
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	80
	那洛
	年平均
	7.83E-04
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	81
	和平
	年平均
	5.63E-04
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	82
	麦地
	年平均
	7.79E-04
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	83
	木厂
	年平均
	1.67E-03
	平均值
	1.81E+01
	1.81E+01
	3.00E+01
	60.17
	达标

	84
	网格（600，100）
	年平均
	2.80E+00
	平均值
	1.81E+01
	2.08E+01
	3.00E+01
	69.49
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	年平均
	4.85E-03
	平均值
	0.00E+00
	4.85E-03
	1.50E+01
	0.03
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	年平均
	8.33E-04
	平均值
	0.00E+00
	8.33E-04
	1.50E+01
	0.01
	达标
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图7.1-17  PM2.5消减、叠加后95%保证率日均质量浓度分布图  单位：ug/m3
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图7.1-18  PM2.5消减、叠加后年平均环境质量浓度分布图  单位：ug/m3
7.1.3.4 SO2预测结果
正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果，消减、叠加后环境空气保护目标和网格点保证率（98%）日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见下表。
表7.1-33    本项目SO2小时、日均、年均贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(ug/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(ug/m^3)
	占标率%
	达标判定
	是否超标

	1
	南恩村
	1小时
	4.02E+01
	25010309
	5.00E+02
	8.03
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.34E+00
	250501
	1.50E+02
	1.56
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.47E-01
	平均值
	6.00E+01
	0.58
	≤30
	达标

	2
	聚兴村
	1小时
	6.89E+01
	25070407
	5.00E+02
	13.77
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	7.00E+00
	250822
	1.50E+02
	4.67
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.32E+00
	平均值
	6.00E+01
	2.21
	≤30
	达标

	3
	鲁他莫
	1小时
	9.09E+00
	25081807
	5.00E+02
	1.82
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.96E-01
	250818
	1.50E+02
	0.26
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.62E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.06
	≤30
	达标

	4
	大红山
	1小时
	7.75E+00
	25070407
	5.00E+02
	1.55
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.35E-01
	250704
	1.50E+02
	0.29
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.02E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.08
	≤30
	达标

	5
	四坡斗
	1小时
	1.55E+01
	25062104
	5.00E+02
	3.11
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.59E+00
	250811
	1.50E+02
	1.06
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.98E-01
	平均值
	6.00E+01
	0.33
	≤30
	达标

	6
	大田
	1小时
	3.08E+00
	25072608
	5.00E+02
	0.62
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.19E-01
	250726
	1.50E+02
	0.15
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.85E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	7
	东磨村
	1小时
	3.28E+00
	25030608
	5.00E+02
	0.66
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.37E-01
	250306
	1.50E+02
	0.09
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.93E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	8
	新村
	1小时
	7.82E+00
	25062607
	5.00E+02
	1.56
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.72E-01
	250626
	1.50E+02
	0.25
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.25E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	9
	南蚌
	1小时
	1.99E+00
	25030608
	5.00E+02
	0.4
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	8.30E-02
	250306
	1.50E+02
	0.06
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.15E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	10
	冬瓜林
	1小时
	5.57E+00
	25073007
	5.00E+02
	1.11
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.33E-01
	250730
	1.50E+02
	0.16
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.51E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.03
	≤30
	达标

	11
	戛洒镇
	1小时
	2.05E+01
	25101604
	5.00E+02
	4.1
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	8.53E-01
	251016
	1.50E+02
	0.57
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.52E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.06
	≤30
	达标

	12
	平寨村
	1小时
	7.01E+00
	25062607
	5.00E+02
	1.4
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.11E-01
	250626
	1.50E+02
	0.21
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.71E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	13
	岩村
	1小时
	4.47E+00
	25050307
	5.00E+02
	0.89
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.86E-01
	250503
	1.50E+02
	0.12
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.78E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	14
	平田
	1小时
	6.08E+00
	25050307
	5.00E+02
	1.22
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.53E-01
	250503
	1.50E+02
	0.17
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.31E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	15
	曼控
	1小时
	2.84E+01
	25070519
	5.00E+02
	5.69
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.83E+00
	250811
	1.50E+02
	1.88
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.32E-01
	平均值
	6.00E+01
	0.39
	≤30
	达标

	16
	金厂村
	1小时
	2.06E+00
	25060207
	5.00E+02
	0.41
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.41E-01
	250721
	1.50E+02
	0.09
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.26E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	17
	牛滚塘
	1小时
	8.36E+00
	25072607
	5.00E+02
	1.67
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.79E-01
	250726
	1.50E+02
	0.25
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.77E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.05
	≤30
	达标

	18
	邦迈
	1小时
	2.67E+00
	25071907
	5.00E+02
	0.53
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.20E-01
	250719
	1.50E+02
	0.08
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	9.15E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	19
	新寨
	1小时
	8.96E+00
	25072607
	5.00E+02
	1.79
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.09E-01
	250726
	1.50E+02
	0.27
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.95E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.05
	≤30
	达标

	20
	达哈村
	1小时
	1.69E+01
	25071907
	5.00E+02
	3.39
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.79E+00
	250926
	1.50E+02
	1.19
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.52E-01
	平均值
	6.00E+01
	0.25
	≤30
	达标

	21
	小麻烂
	1小时
	3.47E+01
	25091605
	5.00E+02
	6.95
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.07E+00
	250525
	1.50E+02
	2.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.17E-01
	平均值
	6.00E+01
	0.53
	≤30
	达标

	22
	旧哈
	1小时
	2.31E+00
	25103108
	5.00E+02
	0.46
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.33E-01
	251104
	1.50E+02
	0.09
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.68E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.04
	≤30
	达标

	23
	拉博村
	1小时
	2.88E+00
	25070408
	5.00E+02
	0.58
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.35E-01
	250704
	1.50E+02
	0.09
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.89E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.03
	≤30
	达标

	24
	四家村
	1小时
	2.18E+00
	25070408
	5.00E+02
	0.44
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.08E-01
	250704
	1.50E+02
	0.07
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.36E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	25
	五家村
	1小时
	2.05E+00
	25070408
	5.00E+02
	0.41
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	9.93E-02
	250704
	1.50E+02
	0.07
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.28E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	26
	水塘乡
	1小时
	8.07E+00
	25052501
	5.00E+02
	1.61
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.06E+00
	250525
	1.50E+02
	0.7
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.99E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.13
	≤30
	达标

	27
	芭蕉村
	1小时
	1.61E+00
	25121409
	5.00E+02
	0.32
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	9.17E-02
	250525
	1.50E+02
	0.06
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.67E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.03
	≤30
	达标

	28
	南达
	1小时
	1.48E+00
	25121409
	5.00E+02
	0.3
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	8.83E-02
	250525
	1.50E+02
	0.06
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.43E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	29
	大口
	1小时
	7.27E-01
	25052607
	5.00E+02
	0.15
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.07E-01
	250525
	1.50E+02
	0.07
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.28E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	30
	现刀
	1小时
	1.14E+01
	25122607
	5.00E+02
	2.27
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	5.80E-01
	250525
	1.50E+02
	0.39
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.12E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.12
	≤30
	达标

	31
	波村
	1小时
	1.27E+00
	25080407
	5.00E+02
	0.25
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	7.57E-02
	250525
	1.50E+02
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.10E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	32
	春元
	1小时
	9.45E-01
	25080407
	5.00E+02
	0.19
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	5.33E-02
	250804
	1.50E+02
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.30E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	33
	腰村
	1小时
	1.78E+00
	25090807
	5.00E+02
	0.36
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	9.98E-02
	250525
	1.50E+02
	0.07
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.14E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	34
	渔科
	1小时
	6.37E-01
	25111408
	5.00E+02
	0.13
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.94E-02
	251114
	1.50E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.78E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	35
	者竜乡
	1小时
	4.38E-01
	25111408
	5.00E+02
	0.09
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.82E-02
	250926
	1.50E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.89E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	36
	峨毛
	1小时
	7.55E-01
	25062907
	5.00E+02
	0.15
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.41E-02
	250629
	1.50E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.46E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	37
	向阳
	1小时
	7.48E-01
	25010309
	5.00E+02
	0.15
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.60E-02
	250103
	1.50E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.14E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	38
	六合
	1小时
	8.53E-01
	25070608
	5.00E+02
	0.17
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.55E-02
	250706
	1.50E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.43E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	39
	把租
	1小时
	1.04E+00
	25070608
	5.00E+02
	0.21
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.32E-02
	250706
	1.50E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.52E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	40
	转马都
	1小时
	8.19E-01
	25120209
	5.00E+02
	0.16
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.91E-02
	251202
	1.50E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.62E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	41
	大麦地乡
	1小时
	1.34E+00
	25052703
	5.00E+02
	0.27
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	7.70E-02
	250119
	1.50E+02
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.88E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	42
	勐炳
	1小时
	8.02E-01
	25091508
	5.00E+02
	0.16
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.41E-02
	250209
	1.50E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.70E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	43
	阿宝
	1小时
	7.54E-01
	25072008
	5.00E+02
	0.15
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.21E-02
	251222
	1.50E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.90E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	44
	哈科底
	1小时
	1.05E+00
	25011409
	5.00E+02
	0.21
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	5.44E-02
	250114
	1.50E+02
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.98E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	45
	黑查莫
	1小时
	2.00E+00
	25011209
	5.00E+02
	0.4
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	8.35E-02
	250112
	1.50E+02
	0.06
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.78E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	46
	太和
	1小时
	7.62E-01
	25120209
	5.00E+02
	0.15
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.43E-02
	251202
	1.50E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.78E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	47
	马家坝
	1小时
	1.43E+00
	25120209
	5.00E+02
	0.29
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	6.64E-02
	251202
	1.50E+02
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.30E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	48
	马房
	1小时
	1.37E+00
	25071607
	5.00E+02
	0.27
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	5.95E-02
	250716
	1.50E+02
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.21E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	49
	三家村
	1小时
	4.25E+00
	25090807
	5.00E+02
	0.85
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.86E-01
	250908
	1.50E+02
	0.12
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.91E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	50
	弯子村
	1小时
	1.03E+01
	25080801
	5.00E+02
	2.07
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.63E-01
	250808
	1.50E+02
	0.31
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.61E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.04
	≤30
	达标

	51
	罗柴冲村
	1小时
	2.26E+00
	25120209
	5.00E+02
	0.45
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.03E-01
	251202
	1.50E+02
	0.07
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.04E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	52
	腊戛底
	1小时
	3.74E+00
	25120209
	5.00E+02
	0.75
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.61E-01
	251202
	1.50E+02
	0.11
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.59E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.03
	≤30
	达标

	53
	哥补村
	1小时
	1.14E+00
	25011409
	5.00E+02
	0.23
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	6.77E-02
	250114
	1.50E+02
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.01E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	54
	竹园
	1小时
	1.93E+00
	25071708
	5.00E+02
	0.39
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.03E-01
	250717
	1.50E+02
	0.07
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.21E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.04
	≤30
	达标

	55
	明命腊
	1小时
	9.77E+00
	25011209
	5.00E+02
	1.95
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.07E-01
	250112
	1.50E+02
	0.27
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.11E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	56
	大平掌
	1小时
	5.91E+00
	25070608
	5.00E+02
	1.18
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.97E-01
	251118
	1.50E+02
	0.2
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.58E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.04
	≤30
	达标

	57
	他斗可
	1小时
	5.41E+01
	25060303
	5.00E+02
	10.81
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.02E+00
	251214
	1.50E+02
	2.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.49E-01
	平均值
	6.00E+01
	0.25
	≤30
	达标

	58
	太桥
	1小时
	1.08E+00
	25011409
	5.00E+02
	0.22
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	6.73E-02
	250114
	1.50E+02
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.40E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	59
	苛苴
	1小时
	1.27E+00
	25011409
	5.00E+02
	0.25
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	7.33E-02
	250114
	1.50E+02
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	9.72E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	60
	老厂
	1小时
	1.16E+00
	25121309
	5.00E+02
	0.23
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	6.84E-02
	250102
	1.50E+02
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.06E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	61
	老五斗
	1小时
	6.30E-01
	25022109
	5.00E+02
	0.13
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.88E-02
	251222
	1.50E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.02E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	62
	新甸
	1小时
	8.37E-01
	25121009
	5.00E+02
	0.17
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.20E-02
	250108
	1.50E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.41E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	63
	大寨
	1小时
	1.14E+00
	25123009
	5.00E+02
	0.23
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	5.38E-02
	251230
	1.50E+02
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.64E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	64
	保和
	1小时
	1.48E+00
	25071708
	5.00E+02
	0.3
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	7.64E-02
	250717
	1.50E+02
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.07E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	65
	百达莫
	1小时
	8.90E-01
	25121009
	5.00E+02
	0.18
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	5.05E-02
	250503
	1.50E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.87E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	66
	米尺莫
	1小时
	1.18E+00
	25072807
	5.00E+02
	0.24
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	5.06E-02
	250728
	1.50E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.33E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	67
	海外
	1小时
	2.06E+00
	25070407
	5.00E+02
	0.41
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	9.44E-02
	250704
	1.50E+02
	0.06
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.75E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	68
	布者
	1小时
	1.13E+00
	25082908
	5.00E+02
	0.23
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	6.40E-02
	250704
	1.50E+02
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.76E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	69
	弥勒
	1小时
	1.18E+00
	25072608
	5.00E+02
	0.24
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	8.12E-02
	250726
	1.50E+02
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.72E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	70
	西尼
	1小时
	4.45E+00
	25021221
	5.00E+02
	0.89
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	5.71E-01
	250202
	1.50E+02
	0.38
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.22E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.1
	≤30
	达标

	71
	鱼塘
	1小时
	7.34E-01
	25080507
	5.00E+02
	0.15
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.54E-02
	250805
	1.50E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.23E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	72
	小坝多
	1小时
	5.60E-01
	25081308
	5.00E+02
	0.11
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.33E-02
	250813
	1.50E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.30E-04
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	73
	曼蚌
	1小时
	8.91E-01
	25081308
	5.00E+02
	0.18
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.74E-02
	250813
	1.50E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.45E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	74
	青树
	1小时
	1.01E+00
	25081308
	5.00E+02
	0.2
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.21E-02
	250813
	1.50E+02
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.62E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	75
	峨德
	1小时
	1.33E+00
	25090307
	5.00E+02
	0.27
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	5.78E-02
	250903
	1.50E+02
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.50E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	76
	平安
	1小时
	1.68E+01
	25121802
	5.00E+02
	3.35
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.17E+00
	250811
	1.50E+02
	0.78
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.03E-01
	平均值
	6.00E+01
	0.34
	≤30
	达标

	77
	磨刀
	1小时
	1.33E+01
	25051004
	5.00E+02
	2.67
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	9.08E-01
	250906
	1.50E+02
	0.61
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	9.79E-02
	平均值
	6.00E+01
	0.16
	≤30
	达标

	78
	达哈
	1小时
	1.49E+00
	25081308
	5.00E+02
	0.3
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	6.21E-02
	250813
	1.50E+02
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.05E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	79
	仓房
	1小时
	3.09E+00
	25062607
	5.00E+02
	0.62
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.32E-01
	250626
	1.50E+02
	0.09
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.21E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	80
	那洛
	1小时
	2.09E+00
	25050307
	5.00E+02
	0.42
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	8.70E-02
	250503
	1.50E+02
	0.06
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.34E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	81
	和平
	1小时
	2.15E+00
	25050307
	5.00E+02
	0.43
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	8.96E-02
	250503
	1.50E+02
	0.06
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.48E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	82
	麦地
	1小时
	8.53E-01
	25061707
	5.00E+02
	0.17
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.71E-02
	250617
	1.50E+02
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.30E-03
	平均值
	6.00E+01
	0
	≤30
	达标

	83
	木厂
	1小时
	2.08E+00
	25071907
	5.00E+02
	0.42
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	8.80E-02
	250719
	1.50E+02
	0.06
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.72E-03
	平均值
	6.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	84
	网格
（-600，-200）
	1小时
	4.04E+02
	25083121
	5.00E+02
	80.85
	≤100
	达标

	
	网格
（-700，400）
	日平均
	2.54E+01
	250707
	1.50E+02
	16.96
	≤100
	达标

	
	网格
（-600，-200）
	年平均
	2.13E+00
	平均值
	6.00E+01
	3.55
	≤30
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	1小时
	7.75E+00
	25072607
	1.50E+02
	5.17
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.43E-01
	250726
	5.00E+01
	0.69
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.28E-02
	平均值
	2.00E+01
	0.06
	≤10
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	1小时
	4.43E+00
	25062607
	1.50E+02
	2.96
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.89E-01
	250626
	5.00E+01
	0.38
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.11E-03
	平均值
	2.00E+01
	0.01
	≤10
	达标


表7.1-34   SO2消减、叠加后98%保证率日平均环境质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	南恩村
	日平均
	1.85E+00
	250728
	9.33E+00
	1.12E+01
	1.50E+02
	7.46
	达标

	2
	聚兴村
	日平均
	4.60E+00
	250726
	9.33E+00
	1.39E+01
	1.50E+02
	9.29
	达标

	3
	鲁他莫
	日平均
	4.61E-01
	250122
	9.33E+00
	9.79E+00
	1.50E+02
	6.53
	达标

	4
	大红山
	日平均
	5.19E-01
	250521
	9.33E+00
	9.85E+00
	1.50E+02
	6.57
	达标

	5
	四坡斗
	日平均
	7.93E-01
	250611
	9.33E+00
	1.01E+01
	1.50E+02
	6.75
	达标

	6
	大田
	日平均
	1.21E-01
	251013
	9.33E+00
	9.45E+00
	1.50E+02
	6.3
	达标

	7
	东磨村
	日平均
	1.69E-01
	250701
	9.33E+00
	9.50E+00
	1.50E+02
	6.34
	达标

	8
	新村
	日平均
	4.39E-01
	250811
	9.33E+00
	9.77E+00
	1.50E+02
	6.51
	达标

	9
	南蚌
	日平均
	5.06E-02
	250319
	9.33E+00
	9.38E+00
	1.50E+02
	6.26
	达标

	10
	冬瓜林
	日平均
	2.91E-01
	250912
	9.33E+00
	9.62E+00
	1.50E+02
	6.42
	达标

	11
	戛洒镇
	日平均
	3.47E-01
	250912
	9.33E+00
	9.68E+00
	1.50E+02
	6.45
	达标

	12
	平寨村
	日平均
	3.57E-02
	251220
	9.33E+00
	9.37E+00
	1.50E+02
	6.25
	达标

	13
	岩村
	日平均
	4.75E-02
	250309
	9.33E+00
	9.38E+00
	1.50E+02
	6.25
	达标

	14
	平田
	日平均
	6.59E-02
	251017
	9.33E+00
	9.40E+00
	1.50E+02
	6.27
	达标

	15
	曼控
	日平均
	3.87E+00
	251011
	9.33E+00
	1.32E+01
	1.50E+02
	8.8
	达标

	16
	金厂村
	日平均
	2.20E-01
	250705
	9.33E+00
	9.55E+00
	1.50E+02
	6.37
	达标

	17
	牛滚塘
	日平均
	3.64E-01
	251109
	9.33E+00
	9.70E+00
	1.50E+02
	6.46
	达标

	18
	邦迈
	日平均
	1.52E-01
	251007
	9.33E+00
	9.49E+00
	1.50E+02
	6.32
	达标

	19
	新寨
	日平均
	3.81E-01
	250318
	9.33E+00
	9.71E+00
	1.50E+02
	6.48
	达标

	20
	达哈村
	日平均
	1.28E+00
	251008
	9.33E+00
	1.06E+01
	1.50E+02
	7.08
	达标

	21
	小麻烂
	日平均
	5.05E+00
	251008
	9.33E+00
	1.44E+01
	1.50E+02
	9.59
	达标

	22
	旧哈
	日平均
	2.41E-01
	250622
	9.33E+00
	9.57E+00
	1.50E+02
	6.38
	达标

	23
	拉博村
	日平均
	2.02E-01
	250616
	9.33E+00
	9.54E+00
	1.50E+02
	6.36
	达标

	24
	四家村
	日平均
	1.54E-01
	251031
	9.33E+00
	9.49E+00
	1.50E+02
	6.32
	达标

	25
	五家村
	日平均
	1.45E-01
	250722
	9.33E+00
	9.48E+00
	1.50E+02
	6.32
	达标

	26
	水塘乡
	日平均
	9.63E-01
	251016
	9.33E+00
	1.03E+01
	1.50E+02
	6.86
	达标

	27
	芭蕉村
	日平均
	1.59E-01
	250712
	9.33E+00
	9.49E+00
	1.50E+02
	6.33
	达标

	28
	南达
	日平均
	1.39E-01
	250604
	9.33E+00
	9.47E+00
	1.50E+02
	6.31
	达标

	29
	大口
	日平均
	1.32E-01
	250716
	9.33E+00
	9.47E+00
	1.50E+02
	6.31
	达标

	30
	现刀
	日平均
	1.29E+00
	250526
	9.33E+00
	1.06E+01
	1.50E+02
	7.08
	达标

	31
	波村
	日平均
	1.26E-01
	251219
	9.33E+00
	9.46E+00
	1.50E+02
	6.31
	达标

	32
	春元
	日平均
	7.90E-02
	251219
	9.33E+00
	9.41E+00
	1.50E+02
	6.27
	达标

	33
	腰村
	日平均
	1.66E-01
	250103
	9.33E+00
	9.50E+00
	1.50E+02
	6.33
	达标

	34
	渔科
	日平均
	6.05E-02
	251219
	9.33E+00
	9.39E+00
	1.50E+02
	6.26
	达标

	35
	者竜乡
	日平均
	5.29E-02
	251211
	9.33E+00
	9.39E+00
	1.50E+02
	6.26
	达标

	36
	峨毛
	日平均
	3.87E-02
	250928
	9.33E+00
	9.37E+00
	1.50E+02
	6.25
	达标

	37
	向阳
	日平均
	4.76E-02
	250113
	9.33E+00
	9.38E+00
	1.50E+02
	6.25
	达标

	38
	六合
	日平均
	2.54E-02
	250705
	9.33E+00
	9.36E+00
	1.50E+02
	6.24
	达标

	39
	把租
	日平均
	4.16E-02
	250723
	9.33E+00
	9.37E+00
	1.50E+02
	6.25
	达标

	40
	转马都
	日平均
	3.50E-02
	251226
	9.33E+00
	9.37E+00
	1.50E+02
	6.25
	达标

	41
	大麦地乡
	日平均
	1.10E-01
	250923
	9.33E+00
	9.44E+00
	1.50E+02
	6.3
	达标

	42
	勐炳
	日平均
	7.01E-02
	250522
	9.33E+00
	9.40E+00
	1.50E+02
	6.27
	达标

	43
	阿宝
	日平均
	6.82E-02
	250429
	9.33E+00
	9.40E+00
	1.50E+02
	6.27
	达标

	44
	哈科底
	日平均
	6.06E-02
	250221
	9.33E+00
	9.39E+00
	1.50E+02
	6.26
	达标

	45
	黑查莫
	日平均
	4.90E-02
	250429
	9.33E+00
	9.38E+00
	1.50E+02
	6.25
	达标

	46
	太和
	日平均
	4.26E-02
	250721
	9.33E+00
	9.38E+00
	1.50E+02
	6.25
	达标

	47
	马家坝
	日平均
	4.26E-02
	250321
	9.33E+00
	9.38E+00
	1.50E+02
	6.25
	达标

	48
	马房
	日平均
	6.56E-02
	251129
	9.33E+00
	9.40E+00
	1.50E+02
	6.27
	达标

	49
	三家村
	日平均
	1.42E-01
	250223
	9.33E+00
	9.48E+00
	1.50E+02
	6.32
	达标

	50
	弯子村
	日平均
	5.13E-01
	250915
	9.33E+00
	9.85E+00
	1.50E+02
	6.56
	达标

	51
	罗柴冲村
	日平均
	6.12E-02
	250812
	9.33E+00
	9.39E+00
	1.50E+02
	6.26
	达标

	52
	腊戛底
	日平均
	3.20E-01
	250918
	9.33E+00
	9.65E+00
	1.50E+02
	6.44
	达标

	53
	哥补村
	日平均
	1.00E-01
	251107
	9.33E+00
	9.43E+00
	1.50E+02
	6.29
	达标

	54
	竹园
	日平均
	1.84E-01
	250717
	9.33E+00
	9.52E+00
	1.50E+02
	6.35
	达标

	55
	明命腊
	日平均
	1.29E-01
	251107
	9.33E+00
	9.46E+00
	1.50E+02
	6.31
	达标

	56
	大平掌
	日平均
	5.52E-01
	250706
	9.33E+00
	9.88E+00
	1.50E+02
	6.59
	达标

	57
	他斗可
	日平均
	3.96E+00
	250912
	9.33E+00
	1.33E+01
	1.50E+02
	8.86
	达标

	58
	太桥
	日平均
	8.69E-02
	251222
	9.33E+00
	9.42E+00
	1.50E+02
	6.28
	达标

	59
	苛苴
	日平均
	1.00E-01
	250220
	9.33E+00
	9.43E+00
	1.50E+02
	6.29
	达标

	60
	老厂
	日平均
	1.00E-01
	250720
	9.33E+00
	9.43E+00
	1.50E+02
	6.29
	达标

	61
	老五斗
	日平均
	5.83E-02
	250209
	9.33E+00
	9.39E+00
	1.50E+02
	6.26
	达标

	62
	新甸
	日平均
	6.92E-02
	250415
	9.33E+00
	9.40E+00
	1.50E+02
	6.27
	达标

	63
	大寨
	日平均
	8.56E-02
	250514
	9.33E+00
	9.42E+00
	1.50E+02
	6.28
	达标

	64
	保和
	日平均
	1.03E-01
	250717
	9.33E+00
	9.44E+00
	1.50E+02
	6.29
	达标

	65
	百达莫
	日平均
	8.72E-02
	250821
	9.33E+00
	9.42E+00
	1.50E+02
	6.28
	达标

	66
	米尺莫
	日平均
	9.25E-02
	250902
	9.33E+00
	9.43E+00
	1.50E+02
	6.28
	达标

	67
	海外
	日平均
	5.92E-02
	251223
	9.33E+00
	9.39E+00
	1.50E+02
	6.26
	达标

	68
	布者
	日平均
	6.61E-02
	250522
	9.33E+00
	9.40E+00
	1.50E+02
	6.27
	达标

	69
	弥勒
	日平均
	7.15E-02
	250905
	9.33E+00
	9.40E+00
	1.50E+02
	6.27
	达标

	70
	西尼
	日平均
	1.36E+00
	250908
	9.33E+00
	1.07E+01
	1.50E+02
	7.13
	达标

	71
	鱼塘
	日平均
	3.19E-02
	250803
	9.33E+00
	9.37E+00
	1.50E+02
	6.24
	达标

	72
	小坝多
	日平均
	2.04E-02
	251204
	9.33E+00
	9.35E+00
	1.50E+02
	6.24
	达标

	73
	曼蚌
	日平均
	3.46E-02
	250505
	9.33E+00
	9.37E+00
	1.50E+02
	6.25
	达标

	74
	青树
	日平均
	3.81E-02
	250725
	9.33E+00
	9.37E+00
	1.50E+02
	6.25
	达标

	75
	峨德
	日平均
	8.95E-02
	250614
	9.33E+00
	9.42E+00
	1.50E+02
	6.28
	达标

	76
	平安
	日平均
	2.94E+00
	250729
	9.33E+00
	1.23E+01
	1.50E+02
	8.18
	达标

	77
	磨刀
	日平均
	1.94E+00
	251117
	9.33E+00
	1.13E+01
	1.50E+02
	7.51
	达标

	78
	达哈
	日平均
	6.87E-02
	250505
	9.33E+00
	9.40E+00
	1.50E+02
	6.27
	达标

	79
	仓房
	日平均
	2.20E-02
	250412
	9.33E+00
	9.36E+00
	1.50E+02
	6.24
	达标

	80
	那洛
	日平均
	4.38E-02
	250831
	9.33E+00
	9.38E+00
	1.50E+02
	6.25
	达标

	81
	和平
	日平均
	3.21E-02
	251116
	9.33E+00
	9.37E+00
	1.50E+02
	6.24
	达标

	82
	麦地
	日平均
	4.99E-02
	250727
	9.33E+00
	9.38E+00
	1.50E+02
	6.26
	达标

	83
	木厂
	日平均
	6.77E-02
	250817
	9.33E+00
	9.40E+00
	1.50E+02
	6.27
	达标

	84
	网格（1200，-700）
	日平均
	3.12E+01
	250222
	9.33E+00
	4.05E+01
	1.50E+02
	27.01
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	日平均
	1.50E-01
	250116
	1.60E+01
	1.62E+01
	5.00E+01
	32.00 
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	日平均
	4.94E-02
	250502
	1.70E+01
	1.70E+01
	5.00E+01
	34.00 
	达标


表7.1-35    SO2消减、叠加后年平均环境质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	南恩村
	年平均
	3.97E-01
	平均值
	6.16E+00
	6.56E+00
	6.00E+01
	10.93
	达标

	2
	聚兴村
	年平均
	1.33E+00
	平均值
	6.16E+00
	7.49E+00
	6.00E+01
	12.48
	达标

	3
	鲁他莫
	年平均
	1.04E-01
	平均值
	6.16E+00
	6.26E+00
	6.00E+01
	10.44
	达标

	4
	大红山
	年平均
	1.25E-01
	平均值
	6.16E+00
	6.29E+00
	6.00E+01
	10.48
	达标

	5
	四坡斗
	年平均
	2.01E-01
	平均值
	6.16E+00
	6.36E+00
	6.00E+01
	10.6
	达标

	6
	大田
	年平均
	1.56E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.18E+00
	6.00E+01
	10.29
	达标

	7
	东磨村
	年平均
	-6.05E-04
	平均值
	6.16E+00
	6.16E+00
	6.00E+01
	10.27
	达标

	8
	新村
	年平均
	1.33E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.29
	达标

	9
	南蚌
	年平均
	-7.98E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.08E+00
	6.00E+01
	10.13
	达标

	10
	冬瓜林
	年平均
	3.52E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.20E+00
	6.00E+01
	10.33
	达标

	11
	戛洒镇
	年平均
	-2.09E-01
	平均值
	6.16E+00
	5.95E+00
	6.00E+01
	9.92
	达标

	12
	平寨村
	年平均
	-3.29E-01
	平均值
	6.16E+00
	5.83E+00
	6.00E+01
	9.72
	达标

	13
	岩村
	年平均
	1.77E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.16E+00
	6.00E+01
	10.27
	达标

	14
	平田
	年平均
	1.23E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.16E+00
	6.00E+01
	10.27
	达标

	15
	曼控
	年平均
	6.58E-01
	平均值
	6.16E+00
	6.82E+00
	6.00E+01
	11.36
	达标

	16
	金厂村
	年平均
	3.29E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.19E+00
	6.00E+01
	10.32
	达标

	17
	牛滚塘
	年平均
	7.36E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.23E+00
	6.00E+01
	10.39
	达标

	18
	邦迈
	年平均
	2.21E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.18E+00
	6.00E+01
	10.3
	达标

	19
	新寨
	年平均
	7.85E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.24E+00
	6.00E+01
	10.4
	达标

	20
	达哈村
	年平均
	2.51E-01
	平均值
	6.16E+00
	6.41E+00
	6.00E+01
	10.69
	达标

	21
	小麻烂
	年平均
	8.65E-01
	平均值
	6.16E+00
	7.03E+00
	6.00E+01
	11.71
	达标

	22
	旧哈
	年平均
	7.56E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.24E+00
	6.00E+01
	10.39
	达标

	23
	拉博村
	年平均
	5.14E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.21E+00
	6.00E+01
	10.35
	达标

	24
	四家村
	年平均
	3.76E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.20E+00
	6.00E+01
	10.33
	达标

	25
	五家村
	年平均
	3.49E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.19E+00
	6.00E+01
	10.32
	达标

	26
	水塘乡
	年平均
	2.19E-01
	平均值
	6.16E+00
	6.38E+00
	6.00E+01
	10.63
	达标

	27
	芭蕉村
	年平均
	4.73E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.21E+00
	6.00E+01
	10.35
	达标

	28
	南达
	年平均
	4.03E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.20E+00
	6.00E+01
	10.33
	达标

	29
	大口
	年平均
	3.68E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.20E+00
	6.00E+01
	10.33
	达标

	30
	现刀
	年平均
	2.10E-01
	平均值
	6.16E+00
	6.37E+00
	6.00E+01
	10.62
	达标

	31
	波村
	年平均
	3.13E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.19E+00
	6.00E+01
	10.32
	达标

	32
	春元
	年平均
	1.79E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.18E+00
	6.00E+01
	10.3
	达标

	33
	腰村
	年平均
	3.19E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.19E+00
	6.00E+01
	10.32
	达标

	34
	渔科
	年平均
	1.36E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.29
	达标

	35
	者竜乡
	年平均
	1.10E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.29
	达标

	36
	峨毛
	年平均
	6.77E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.28
	达标

	37
	向阳
	年平均
	8.84E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.28
	达标

	38
	六合
	年平均
	3.76E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.16E+00
	6.00E+01
	10.27
	达标

	39
	把租
	年平均
	6.91E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.28
	达标

	40
	转马都
	年平均
	6.96E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.28
	达标

	41
	大麦地乡
	年平均
	2.50E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.19E+00
	6.00E+01
	10.31
	达标

	42
	勐炳
	年平均
	1.68E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.18E+00
	6.00E+01
	10.29
	达标

	43
	阿宝
	年平均
	1.71E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.18E+00
	6.00E+01
	10.3
	达标

	44
	哈科底
	年平均
	1.42E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.29
	达标

	45
	黑查莫
	年平均
	9.87E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.28
	达标

	46
	太和
	年平均
	7.93E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.28
	达标

	47
	马家坝
	年平均
	8.83E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.28
	达标

	48
	马房
	年平均
	1.12E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.29
	达标

	49
	三家村
	年平均
	2.19E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.18E+00
	6.00E+01
	10.3
	达标

	50
	弯子村
	年平均
	7.10E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.23E+00
	6.00E+01
	10.39
	达标

	51
	罗柴冲村
	年平均
	1.33E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.29
	达标

	52
	腊戛底
	年平均
	4.37E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.20E+00
	6.00E+01
	10.34
	达标

	53
	哥补村
	年平均
	2.85E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.19E+00
	6.00E+01
	10.31
	达标

	54
	竹园
	年平均
	6.52E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.23E+00
	6.00E+01
	10.38
	达标

	55
	明命腊
	年平均
	2.75E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.19E+00
	6.00E+01
	10.31
	达标

	56
	大平掌
	年平均
	7.02E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.23E+00
	6.00E+01
	10.38
	达标

	57
	他斗可
	年平均
	4.66E-01
	平均值
	6.16E+00
	6.63E+00
	6.00E+01
	11.04
	达标

	58
	太桥
	年平均
	2.41E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.18E+00
	6.00E+01
	10.31
	达标

	59
	苛苴
	年平均
	2.79E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.19E+00
	6.00E+01
	10.31
	达标

	60
	老厂
	年平均
	3.03E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.19E+00
	6.00E+01
	10.32
	达标

	61
	老五斗
	年平均
	1.45E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.29
	达标

	62
	新甸
	年平均
	1.82E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.18E+00
	6.00E+01
	10.3
	达标

	63
	大寨
	年平均
	2.47E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.18E+00
	6.00E+01
	10.31
	达标

	64
	保和
	年平均
	3.07E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.19E+00
	6.00E+01
	10.32
	达标

	65
	百达莫
	年平均
	2.20E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.18E+00
	6.00E+01
	10.3
	达标

	66
	米尺莫
	年平均
	2.24E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.18E+00
	6.00E+01
	10.3
	达标

	67
	海外
	年平均
	1.24E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.29
	达标

	68
	布者
	年平均
	1.14E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.29
	达标

	69
	弥勒
	年平均
	9.63E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.28
	达标

	70
	西尼
	年平均
	2.38E-01
	平均值
	6.16E+00
	6.40E+00
	6.00E+01
	10.66
	达标

	71
	鱼塘
	年平均
	3.15E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.16E+00
	6.00E+01
	10.27
	达标

	72
	小坝多
	年平均
	1.72E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.16E+00
	6.00E+01
	10.27
	达标

	73
	曼蚌
	年平均
	3.61E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.16E+00
	6.00E+01
	10.27
	达标

	74
	青树
	年平均
	3.95E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.16E+00
	6.00E+01
	10.27
	达标

	75
	峨德
	年平均
	1.08E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.28
	达标

	76
	平安
	年平均
	6.39E-01
	平均值
	6.16E+00
	6.80E+00
	6.00E+01
	11.33
	达标

	77
	磨刀
	年平均
	3.25E-01
	平均值
	6.16E+00
	6.49E+00
	6.00E+01
	10.81
	达标

	78
	达哈
	年平均
	-3.62E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.12E+00
	6.00E+01
	10.21
	达标

	79
	仓房
	年平均
	1.86E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.16E+00
	6.00E+01
	10.27
	达标

	80
	那洛
	年平均
	5.28E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.28
	达标

	81
	和平
	年平均
	3.12E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.16E+00
	6.00E+01
	10.27
	达标

	82
	麦地
	年平均
	5.90E-03
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.28
	达标

	83
	木厂
	年平均
	1.19E-02
	平均值
	6.16E+00
	6.17E+00
	6.00E+01
	10.29
	达标

	84
	网格（1200，-700）
	年平均
	6.47E+00
	平均值
	6.16E+00
	1.26E+01
	6.00E+01
	21.05
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	年平均
	3.63E-02
	平均值
	0.00E+00
	3.63E-02
	2.00E+01
	0.18
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	年平均
	3.96E-03
	平均值
	0.00E+00
	3.96E-03
	2.00E+01
	0.02
	达标
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图7.1-19  SO2消减、叠加后98%保证率日均质量浓度分布图  单位：ug/m3
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图7.1-20  SO2消减、叠加后年平均环境质量浓度分布图  单位：ug/m3
7.1.3.5 NO2预测结果
正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果，消减、叠加后环境空气保护目标和网格点保证率（98%）日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见下表。
表7.1-36    本项目NO2小时、日均、年均贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	达标判定
	是否超标

	1
	南恩村
	1小时
	1.28E+00
	25032910
	2.00E+02
	0.64
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	7.40E-02
	250728
	8.00E+01
	0.09
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.85E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	2
	聚兴村
	1小时
	1.25E+00
	25101811
	2.00E+02
	0.63
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.46E-01
	250610
	8.00E+01
	0.18
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.96E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	3
	鲁他莫
	1小时
	5.17E+00
	25081807
	2.00E+02
	2.58
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.25E-01
	250818
	8.00E+01
	0.28
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.65E-02
	平均值
	4.00E+01
	0.04
	≤30
	达标

	4
	大红山
	1小时
	1.26E+00
	25081508
	2.00E+02
	0.63
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.16E-01
	250302
	8.00E+01
	0.14
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.66E-02
	平均值
	4.00E+01
	0.04
	≤30
	达标

	5
	四坡斗
	1小时
	1.62E+00
	25051507
	2.00E+02
	0.81
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	7.82E-02
	250704
	8.00E+01
	0.1
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.81E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	6
	大田
	1小时
	6.18E-01
	25072107
	2.00E+02
	0.31
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	7.62E-02
	250822
	8.00E+01
	0.1
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.26E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	7
	东磨村
	1小时
	1.35E+00
	25041208
	2.00E+02
	0.67
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	6.06E-02
	250610
	8.00E+01
	0.08
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.81E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	8
	新村
	1小时
	9.21E-01
	25041208
	2.00E+02
	0.46
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	6.29E-02
	250701
	8.00E+01
	0.08
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.55E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	9
	南蚌
	1小时
	8.71E-01
	25051707
	2.00E+02
	0.44
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.74E-02
	250918
	8.00E+01
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.72E-03
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	10
	冬瓜林
	1小时
	3.17E+00
	25073007
	2.00E+02
	1.58
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.32E-01
	250730
	8.00E+01
	0.17
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.18E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	11
	戛洒镇
	1小时
	1.47E+00
	25051707
	2.00E+02
	0.74
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	6.14E-02
	250517
	8.00E+01
	0.08
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.90E-03
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	12
	平寨村
	1小时
	8.95E-01
	25070108
	2.00E+02
	0.45
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	5.71E-02
	250701
	8.00E+01
	0.07
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.82E-03
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	13
	岩村
	1小时
	2.16E-01
	25031913
	2.00E+02
	0.11
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.12E-02
	251017
	8.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.80E-04
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	14
	平田
	1小时
	2.81E-01
	25030908
	2.00E+02
	0.14
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.80E-02
	250918
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.07E-03
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	15
	曼控
	1小时
	1.62E+01
	25070519
	2.00E+02
	8.08
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.61E+00
	250811
	8.00E+01
	2.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.30E-01
	平均值
	4.00E+01
	0.32
	≤30
	达标

	16
	金厂村
	1小时
	1.17E+00
	25072107
	2.00E+02
	0.58
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	7.38E-02
	250721
	8.00E+01
	0.09
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.75E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	17
	牛滚塘
	1小时
	1.84E+00
	25080807
	2.00E+02
	0.92
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	8.71E-02
	250808
	8.00E+01
	0.11
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.27E-02
	平均值
	4.00E+01
	0.03
	≤30
	达标

	18
	邦迈
	1小时
	2.47E-01
	25081610
	2.00E+02
	0.12
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.17E-02
	251109
	8.00E+01
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.90E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	19
	新寨
	1小时
	2.09E+00
	25080807
	2.00E+02
	1.04
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	9.96E-02
	250808
	8.00E+01
	0.12
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.37E-02
	平均值
	4.00E+01
	0.03
	≤30
	达标

	20
	达哈村
	1小时
	1.80E+00
	25123109
	2.00E+02
	0.9
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.88E-01
	250524
	8.00E+01
	0.24
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.22E-02
	平均值
	4.00E+01
	0.06
	≤30
	达标

	21
	小麻烂
	1小时
	1.98E+01
	25091605
	2.00E+02
	9.88
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.70E+00
	250525
	8.00E+01
	2.13
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.74E-01
	平均值
	4.00E+01
	0.44
	≤30
	达标

	22
	旧哈
	1小时
	1.09E+00
	25103108
	2.00E+02
	0.54
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	6.80E-02
	251104
	8.00E+01
	0.08
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.32E-02
	平均值
	4.00E+01
	0.03
	≤30
	达标

	23
	拉博村
	1小时
	3.53E-01
	25103108
	2.00E+02
	0.18
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.53E-02
	250929
	8.00E+01
	0.06
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.61E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	24
	四家村
	1小时
	2.99E-01
	25051908
	2.00E+02
	0.15
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.26E-02
	250616
	8.00E+01
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.46E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	25
	五家村
	1小时
	2.95E-01
	25102008
	2.00E+02
	0.15
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.16E-02
	250616
	8.00E+01
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.01E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	26
	水塘乡
	1小时
	4.59E+00
	25052501
	2.00E+02
	2.29
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	5.85E-01
	250525
	8.00E+01
	0.73
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.31E-02
	平均值
	4.00E+01
	0.11
	≤30
	达标

	27
	芭蕉村
	1小时
	4.06E-01
	25103108
	2.00E+02
	0.2
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.64E-02
	250525
	8.00E+01
	0.06
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.08E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	28
	南达
	1小时
	3.04E-01
	25103108
	2.00E+02
	0.15
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.49E-02
	250525
	8.00E+01
	0.06
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.86E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	29
	大口
	1小时
	3.38E-01
	25052607
	2.00E+02
	0.17
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	5.43E-02
	250525
	8.00E+01
	0.07
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.34E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	30
	现刀
	1小时
	6.46E+00
	25122607
	2.00E+02
	3.23
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.24E-01
	250915
	8.00E+01
	0.41
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.94E-02
	平均值
	4.00E+01
	0.1
	≤30
	达标

	31
	波村
	1小时
	4.41E-01
	25011709
	2.00E+02
	0.22
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.00E-02
	250525
	8.00E+01
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.45E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	32
	春元
	1小时
	2.68E-01
	25070907
	2.00E+02
	0.13
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.75E-02
	250525
	8.00E+01
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.06E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	33
	腰村
	1小时
	1.01E+00
	25090807
	2.00E+02
	0.51
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	5.53E-02
	250525
	8.00E+01
	0.07
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.06E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	34
	渔科
	1小时
	2.07E-01
	25070907
	2.00E+02
	0.1
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.95E-02
	250526
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.33E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	35
	者竜乡
	1小时
	1.92E-01
	25121909
	2.00E+02
	0.1
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.04E-02
	250926
	8.00E+01
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.95E-03
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	36
	峨毛
	1小时
	1.79E-01
	25042409
	2.00E+02
	0.09
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.10E-02
	250526
	8.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.16E-03
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	37
	向阳
	1小时
	3.35E-01
	25090807
	2.00E+02
	0.17
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.70E-02
	250908
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.56E-03
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	38
	六合
	1小时
	1.68E-01
	25080308
	2.00E+02
	0.08
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	7.01E-03
	250803
	8.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.50E-04
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	39
	把租
	1小时
	2.42E-01
	25080308
	2.00E+02
	0.12
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.01E-02
	250803
	8.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.22E-03
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	40
	转马都
	1小时
	1.54E-01
	25042208
	2.00E+02
	0.08
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.72E-02
	250119
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.21E-03
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	41
	大麦地乡
	1小时
	7.59E-01
	25052703
	2.00E+02
	0.38
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.37E-02
	250119
	8.00E+01
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.82E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	42
	勐炳
	1小时
	3.01E-01
	25091508
	2.00E+02
	0.15
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.39E-02
	250209
	8.00E+01
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.00E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	43
	阿宝
	1小时
	2.50E-01
	25072008
	2.00E+02
	0.13
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.75E-02
	251222
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.99E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	44
	哈科底
	1小时
	2.44E-01
	25072008
	2.00E+02
	0.12
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.91E-02
	250209
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.48E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	45
	黑查莫
	1小时
	2.14E-01
	25091508
	2.00E+02
	0.11
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.38E-02
	250119
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.68E-03
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	46
	太和
	1小时
	1.93E-01
	25123010
	2.00E+02
	0.1
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.73E-02
	250119
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.41E-03
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	47
	马家坝
	1小时
	2.18E-01
	25122614
	2.00E+02
	0.11
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.53E-02
	250119
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.52E-03
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	48
	马房
	1小时
	2.71E-01
	25070508
	2.00E+02
	0.14
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.80E-02
	250723
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.94E-03
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	49
	三家村
	1小时
	2.42E+00
	25090807
	2.00E+02
	1.21
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.06E-01
	250908
	8.00E+01
	0.13
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.03E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	50
	弯子村
	1小时
	5.88E+00
	25080801
	2.00E+02
	2.94
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.63E-01
	250808
	8.00E+01
	0.33
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.44E-02
	平均值
	4.00E+01
	0.04
	≤30
	达标

	51
	罗柴冲村
	1小时
	3.21E-01
	25122614
	2.00E+02
	0.16
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.83E-02
	250119
	8.00E+01
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.34E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	52
	腊戛底
	1小时
	1.91E+00
	25092318
	2.00E+02
	0.96
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	8.96E-02
	250923
	8.00E+01
	0.11
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.58E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.02
	≤30
	达标

	53
	哥补村
	1小时
	2.78E-01
	25091508
	2.00E+02
	0.14
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.67E-02
	250209
	8.00E+01
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.06E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	54
	竹园
	1小时
	9.79E-01
	25081807
	2.00E+02
	0.49
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.65E-02
	250818
	8.00E+01
	0.06
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.13E-02
	平均值
	4.00E+01
	0.03
	≤30
	达标

	55
	明命腊
	1小时
	2.89E-01
	25062313
	2.00E+02
	0.14
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.97E-02
	250119
	8.00E+01
	0.05
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.62E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	56
	大平掌
	1小时
	3.26E+00
	25092318
	2.00E+02
	1.63
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.52E-01
	250923
	8.00E+01
	0.19
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.38E-02
	平均值
	4.00E+01
	0.03
	≤30
	达标

	57
	他斗可
	1小时
	3.07E+01
	25060303
	2.00E+02
	15.37
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.72E+00
	251214
	8.00E+01
	2.15
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.22E-02
	平均值
	4.00E+01
	0.21
	≤30
	达标

	58
	太桥
	1小时
	2.92E-01
	25091508
	2.00E+02
	0.15
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.55E-02
	250209
	8.00E+01
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.24E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	59
	苛苴
	1小时
	3.24E-01
	25072008
	2.00E+02
	0.16
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.74E-02
	250209
	8.00E+01
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.80E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	60
	老厂
	1小时
	3.33E-01
	25072008
	2.00E+02
	0.17
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.52E-02
	250209
	8.00E+01
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.25E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	61
	老五斗
	1小时
	2.37E-01
	25072008
	2.00E+02
	0.12
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.54E-02
	251222
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.57E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	62
	新甸
	1小时
	2.08E-01
	25050208
	2.00E+02
	0.1
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.59E-02
	250502
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.17E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	63
	大寨
	1小时
	2.65E-01
	25120109
	2.00E+02
	0.13
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.74E-02
	250503
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	4.31E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	64
	保和
	1小时
	2.82E-01
	25120109
	2.00E+02
	0.14
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.02E-02
	250129
	8.00E+01
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.40E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	65
	百达莫
	1小时
	3.33E-01
	25072807
	2.00E+02
	0.17
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.96E-02
	250502
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.80E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	66
	米尺莫
	1小时
	4.17E-01
	25072807
	2.00E+02
	0.21
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.78E-02
	250821
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.87E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	67
	海外
	1小时
	2.28E-01
	25061207
	2.00E+02
	0.11
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.61E-02
	250311
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.20E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	68
	布者
	1小时
	3.05E-01
	25060607
	2.00E+02
	0.15
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.42E-02
	250822
	8.00E+01
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.03E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	69
	弥勒
	1小时
	3.56E-01
	25112808
	2.00E+02
	0.18
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.15E-02
	250822
	8.00E+01
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.75E-03
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	70
	西尼
	1小时
	2.53E+00
	25021221
	2.00E+02
	1.27
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.25E-01
	250202
	8.00E+01
	0.41
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.48E-02
	平均值
	4.00E+01
	0.09
	≤30
	达标

	71
	鱼塘
	1小时
	2.02E-01
	25050507
	2.00E+02
	0.1
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	8.40E-03
	250505
	8.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.90E-04
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	72
	小坝多
	1小时
	1.53E-01
	25051707
	2.00E+02
	0.08
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	6.40E-03
	250517
	8.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	3.10E-04
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	73
	曼蚌
	1小时
	2.44E-01
	25072107
	2.00E+02
	0.12
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.10E-02
	250309
	8.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.80E-04
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	74
	青树
	1小时
	2.82E-01
	25072107
	2.00E+02
	0.14
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.30E-02
	250309
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	7.60E-04
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	75
	峨德
	1小时
	7.55E-01
	25090307
	2.00E+02
	0.38
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	3.28E-02
	250903
	8.00E+01
	0.04
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.06E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	76
	平安
	1小时
	9.53E+00
	25121802
	2.00E+02
	4.77
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	6.64E-01
	250811
	8.00E+01
	0.83
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.14E-01
	平均值
	4.00E+01
	0.29
	≤30
	达标

	77
	磨刀
	1小时
	7.58E+00
	25051004
	2.00E+02
	3.79
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	5.15E-01
	250906
	8.00E+01
	0.64
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.53E-02
	平均值
	4.00E+01
	0.14
	≤30
	达标

	78
	达哈
	1小时
	5.45E-01
	25041208
	2.00E+02
	0.27
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	2.67E-02
	250610
	8.00E+01
	0.03
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.61E-03
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	79
	仓房
	1小时
	2.49E-01
	25050107
	2.00E+02
	0.12
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.04E-02
	250501
	8.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.70E-04
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	80
	那洛
	1小时
	2.02E-01
	25082308
	2.00E+02
	0.1
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.06E-02
	250823
	8.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	9.80E-04
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	81
	和平
	1小时
	1.69E-01
	25082308
	2.00E+02
	0.08
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	7.75E-03
	250610
	8.00E+01
	0.01
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	5.00E-04
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	82
	麦地
	1小时
	3.15E-01
	25061707
	2.00E+02
	0.16
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.37E-02
	250617
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	1.17E-03
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤30
	达标

	83
	木厂
	1小时
	2.59E-01
	25072507
	2.00E+02
	0.13
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.91E-02
	250725
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	2.14E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.01
	≤30
	达标

	84
	网格
（-900，-700）
	1小时
	3.86E+01
	25112207
	2.00E+02
	19.29
	≤100
	达标

	
	网格
（-1200，200）
	日平均
	6.57E+00
	250911
	8.00E+01
	8.21
	≤100
	达标

	
	网格
（-1200，-700）
	年平均
	9.98E-01
	平均值
	4.00E+01
	2.5
	≤30
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	1小时
	5.06E-01
	25082907
	2.00E+02
	0.25
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	4.70E-02
	250525
	8.00E+01
	0.06
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	6.34E-03
	平均值
	4.00E+01
	0.02
	≤10
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	1小时
	3.86E-01
	25050107
	2.00E+02
	0.19
	≤100
	达标

	
	
	日平均
	1.61E-02
	250501
	8.00E+01
	0.02
	≤100
	达标

	
	
	年平均
	8.40E-04
	平均值
	4.00E+01
	0
	≤10
	达标


表7.1-37    NO2叠加后98%保证率日平均环境质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	南恩村
	日平均
	5.43E-01
	251018
	1.30E+01
	1.35E+01
	8.00E+01
	16.93
	达标

	2
	聚兴村
	日平均
	3.13E-01
	251105
	1.30E+01
	1.33E+01
	8.00E+01
	16.64
	达标

	3
	鲁他莫
	日平均
	2.40E-01
	250620
	1.30E+01
	1.32E+01
	8.00E+01
	16.55
	达标

	4
	大红山
	日平均
	4.25E-01
	250822
	1.30E+01
	1.34E+01
	8.00E+01
	16.78
	达标

	5
	四坡斗
	日平均
	2.78E-01
	250718
	1.30E+01
	1.33E+01
	8.00E+01
	16.6
	达标

	6
	大田
	日平均
	7.73E-02
	251128
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.35
	达标

	7
	东磨村
	日平均
	1.46E-01
	251206
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.43
	达标

	8
	新村
	日平均
	5.91E-01
	250212
	1.30E+01
	1.36E+01
	8.00E+01
	16.99
	达标

	9
	南蚌
	日平均
	4.64E-02
	250719
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.31
	达标

	10
	冬瓜林
	日平均
	1.12E-01
	250309
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.39
	达标

	11
	戛洒镇
	日平均
	1.30E-01
	251204
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.41
	达标

	12
	平寨村
	日平均
	1.68E-02
	250719
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.27
	达标

	13
	岩村
	日平均
	3.41E-02
	250602
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.29
	达标

	14
	平田
	日平均
	3.67E-02
	250710
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.3
	达标

	15
	曼控
	日平均
	1.89E+00
	250621
	1.30E+01
	1.49E+01
	8.00E+01
	18.61
	达标

	16
	金厂村
	日平均
	1.71E-01
	250705
	1.30E+01
	1.32E+01
	8.00E+01
	16.46
	达标

	17
	牛滚塘
	日平均
	2.76E-01
	251109
	1.30E+01
	1.33E+01
	8.00E+01
	16.59
	达标

	18
	邦迈
	日平均
	1.42E-01
	250204
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.43
	达标

	19
	新寨
	日平均
	2.75E-01
	251109
	1.30E+01
	1.33E+01
	8.00E+01
	16.59
	达标

	20
	达哈村
	日平均
	7.33E-01
	250306
	1.30E+01
	1.37E+01
	8.00E+01
	17.17
	达标

	21
	小麻烂
	日平均
	2.42E+00
	251008
	1.30E+01
	1.54E+01
	8.00E+01
	19.27
	达标

	22
	旧哈
	日平均
	1.79E-01
	250525
	1.30E+01
	1.32E+01
	8.00E+01
	16.47
	达标

	23
	拉博村
	日平均
	1.52E-01
	250616
	1.30E+01
	1.32E+01
	8.00E+01
	16.44
	达标

	24
	四家村
	日平均
	1.23E-01
	250116
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.4
	达标

	25
	五家村
	日平均
	1.15E-01
	250519
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.39
	达标

	26
	水塘乡
	日平均
	4.81E-01
	251114
	1.30E+01
	1.35E+01
	8.00E+01
	16.85
	达标

	27
	芭蕉村
	日平均
	1.18E-01
	250624
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.4
	达标

	28
	南达
	日平均
	1.05E-01
	250804
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.38
	达标

	29
	大口
	日平均
	1.03E-01
	250928
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.38
	达标

	30
	现刀
	日平均
	7.47E-01
	250629
	1.30E+01
	1.37E+01
	8.00E+01
	17.18
	达标

	31
	波村
	日平均
	9.04E-02
	251128
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.36
	达标

	32
	春元
	日平均
	5.71E-02
	250926
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.32
	达标

	33
	腰村
	日平均
	9.04E-02
	251227
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.36
	达标

	34
	渔科
	日平均
	4.56E-02
	250709
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.31
	达标

	35
	者竜乡
	日平均
	3.79E-02
	251211
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.3
	达标

	36
	峨毛
	日平均
	2.63E-02
	250928
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.28
	达标

	37
	向阳
	日平均
	3.23E-02
	250915
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.29
	达标

	38
	六合
	日平均
	1.95E-02
	251211
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.27
	达标

	39
	把租
	日平均
	2.98E-02
	250627
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.29
	达标

	40
	转马都
	日平均
	2.58E-02
	251226
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.28
	达标

	41
	大麦地乡
	日平均
	6.39E-02
	251224
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.33
	达标

	42
	勐炳
	日平均
	4.94E-02
	250522
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.31
	达标

	43
	阿宝
	日平均
	4.85E-02
	250429
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.31
	达标

	44
	哈科底
	日平均
	4.68E-02
	250706
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.31
	达标

	45
	黑查莫
	日平均
	3.43E-02
	250717
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.29
	达标

	46
	太和
	日平均
	3.10E-02
	250813
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.29
	达标

	47
	马家坝
	日平均
	3.06E-02
	251201
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.29
	达标

	48
	马房
	日平均
	4.76E-02
	250705
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.31
	达标

	49
	三家村
	日平均
	7.78E-02
	250923
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.35
	达标

	50
	弯子村
	日平均
	2.87E-01
	250918
	1.30E+01
	1.33E+01
	8.00E+01
	16.61
	达标

	51
	罗柴冲村
	日平均
	4.50E-02
	250811
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.31
	达标

	52
	腊戛底
	日平均
	1.44E-01
	250321
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.43
	达标

	53
	哥补村
	日平均
	7.56E-02
	250429
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.34
	达标

	54
	竹园
	日平均
	1.39E-01
	250219
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.42
	达标

	55
	明命腊
	日平均
	9.11E-02
	250819
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.36
	达标

	56
	大平掌
	日平均
	2.32E-01
	251230
	1.30E+01
	1.32E+01
	8.00E+01
	16.54
	达标

	57
	他斗可
	日平均
	2.91E+00
	250603
	1.30E+01
	1.59E+01
	8.00E+01
	19.89
	达标

	58
	太桥
	日平均
	6.60E-02
	250214
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.33
	达标

	59
	苛苴
	日平均
	7.28E-02
	250221
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.34
	达标

	60
	老厂
	日平均
	7.85E-02
	250411
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.35
	达标

	61
	老五斗
	日平均
	4.40E-02
	250430
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.3
	达标

	62
	新甸
	日平均
	5.20E-02
	250515
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.31
	达标

	63
	大寨
	日平均
	6.10E-02
	250617
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.33
	达标

	64
	保和
	日平均
	7.31E-02
	250502
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.34
	达标

	65
	百达莫
	日平均
	6.45E-02
	250728
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.33
	达标

	66
	米尺莫
	日平均
	7.40E-02
	250718
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.34
	达标

	67
	海外
	日平均
	4.41E-02
	250612
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.31
	达标

	68
	布者
	日平均
	5.02E-02
	250522
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.31
	达标

	69
	弥勒
	日平均
	5.32E-02
	250905
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.32
	达标

	70
	西尼
	日平均
	1.38E+00
	251107
	1.30E+01
	1.44E+01
	8.00E+01
	17.98
	达标

	71
	鱼塘
	日平均
	2.27E-02
	250704
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.28
	达标

	72
	小坝多
	日平均
	1.65E-02
	251204
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.27
	达标

	73
	曼蚌
	日平均
	2.56E-02
	250505
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.28
	达标

	74
	青树
	日平均
	2.90E-02
	250704
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.29
	达标

	75
	峨德
	日平均
	5.69E-02
	250724
	1.30E+01
	1.31E+01
	8.00E+01
	16.32
	达标

	76
	平安
	日平均
	2.13E+00
	251219
	1.30E+01
	1.51E+01
	8.00E+01
	18.91
	达标

	77
	磨刀
	日平均
	1.64E+00
	250323
	1.30E+01
	1.46E+01
	8.00E+01
	18.3
	达标

	78
	达哈
	日平均
	4.83E-02
	250122
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.31
	达标

	79
	仓房
	日平均
	1.20E-02
	251029
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.27
	达标

	80
	那洛
	日平均
	2.28E-02
	250502
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.28
	达标

	81
	和平
	日平均
	1.95E-02
	250805
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.27
	达标

	82
	麦地
	日平均
	3.79E-02
	250923
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.3
	达标

	83
	木厂
	日平均
	4.44E-02
	250830
	1.30E+01
	1.30E+01
	8.00E+01
	16.31
	达标

	84
	网格（1100，-800）
	日平均
	2.77E+01
	250120
	1.30E+01
	4.07E+01
	8.00E+01
	50.82
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	日平均
	1.18E-01
	250519
	1.51E+01
	1.52E+01
	8.00E+01
	19.02 
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	日平均
	2.82E-02
	251209
	1.60E+01
	1.60E+01
	8.00E+01
	20.04 
	达标


表7.1-38    NO2叠加后年平均环境质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	南恩村
	年平均
	5.69E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.23E+00
	4.00E+01
	15.57
	达标

	2
	聚兴村
	年平均
	1.40E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.46
	达标

	3
	鲁他莫
	年平均
	8.51E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.26E+00
	4.00E+01
	15.64
	达标

	4
	大红山
	年平均
	9.25E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.26E+00
	4.00E+01
	15.66
	达标

	5
	四坡斗
	年平均
	2.16E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.19E+00
	4.00E+01
	15.48
	达标

	6
	大田
	年平均
	1.16E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.45
	达标

	7
	东磨村
	年平均
	-4.45E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.17E+00
	4.00E+01
	15.41
	达标

	8
	新村
	年平均
	1.36E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.17E+00
	4.00E+01
	15.43
	达标

	9
	南蚌
	年平均
	-9.41E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.08E+00
	4.00E+01
	15.19
	达标

	10
	冬瓜林
	年平均
	2.96E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.20E+00
	4.00E+01
	15.5
	达标

	11
	戛洒镇
	年平均
	7.66E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.44
	达标

	12
	平寨村
	年平均
	-3.17E-01
	平均值
	6.17E+00
	5.85E+00
	4.00E+01
	14.63
	达标

	13
	岩村
	年平均
	1.00E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.17E+00
	4.00E+01
	15.43
	达标

	14
	平田
	年平均
	2.96E-05
	平均值
	6.17E+00
	6.17E+00
	4.00E+01
	15.43
	达标

	15
	曼控
	年平均
	5.60E-01
	平均值
	6.17E+00
	6.73E+00
	4.00E+01
	16.83
	达标

	16
	金厂村
	年平均
	2.68E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.20E+00
	4.00E+01
	15.49
	达标

	17
	牛滚塘
	年平均
	5.94E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.23E+00
	4.00E+01
	15.57
	达标

	18
	邦迈
	年平均
	1.77E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.19E+00
	4.00E+01
	15.47
	达标

	19
	新寨
	年平均
	6.35E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.23E+00
	4.00E+01
	15.58
	达标

	20
	达哈村
	年平均
	1.23E-01
	平均值
	6.17E+00
	6.29E+00
	4.00E+01
	15.73
	达标

	21
	小麻烂
	年平均
	7.29E-01
	平均值
	6.17E+00
	6.90E+00
	4.00E+01
	17.25
	达标

	22
	旧哈
	年平均
	6.27E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.23E+00
	4.00E+01
	15.58
	达标

	23
	拉博村
	年平均
	4.18E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.21E+00
	4.00E+01
	15.53
	达标

	24
	四家村
	年平均
	3.09E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.20E+00
	4.00E+01
	15.5
	达标

	25
	五家村
	年平均
	2.87E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.20E+00
	4.00E+01
	15.5
	达标

	26
	水塘乡
	年平均
	1.84E-01
	平均值
	6.17E+00
	6.35E+00
	4.00E+01
	15.89
	达标

	27
	芭蕉村
	年平均
	3.91E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.21E+00
	4.00E+01
	15.52
	达标

	28
	南达
	年平均
	3.33E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.20E+00
	4.00E+01
	15.51
	达标

	29
	大口
	年平均
	3.06E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.20E+00
	4.00E+01
	15.5
	达标

	30
	现刀
	年平均
	1.80E-01
	平均值
	6.17E+00
	6.35E+00
	4.00E+01
	15.87
	达标

	31
	波村
	年平均
	2.61E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.20E+00
	4.00E+01
	15.49
	达标

	32
	春元
	年平均
	1.48E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.46
	达标

	33
	腰村
	年平均
	2.69E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.20E+00
	4.00E+01
	15.49
	达标

	34
	渔科
	年平均
	1.13E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.45
	达标

	35
	者竜乡
	年平均
	9.23E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.45
	达标

	36
	峨毛
	年平均
	5.53E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.44
	达标

	37
	向阳
	年平均
	7.32E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.44
	达标

	38
	六合
	年平均
	3.05E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.17E+00
	4.00E+01
	15.43
	达标

	39
	把租
	年平均
	5.69E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.44
	达标

	40
	转马都
	年平均
	5.65E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.44
	达标

	41
	大麦地乡
	年平均
	2.12E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.19E+00
	4.00E+01
	15.48
	达标

	42
	勐炳
	年平均
	1.43E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.46
	达标

	43
	阿宝
	年平均
	1.43E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.46
	达标

	44
	哈科底
	年平均
	1.19E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.45
	达标

	45
	黑查莫
	年平均
	8.00E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.45
	达标

	46
	太和
	年平均
	6.63E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.44
	达标

	47
	马家坝
	年平均
	7.15E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.44
	达标

	48
	马房
	年平均
	9.04E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.45
	达标

	49
	三家村
	年平均
	1.83E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.19E+00
	4.00E+01
	15.47
	达标

	50
	弯子村
	年平均
	5.99E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.23E+00
	4.00E+01
	15.57
	达标

	51
	罗柴冲村
	年平均
	1.07E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.45
	达标

	52
	腊戛底
	年平均
	3.67E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.21E+00
	4.00E+01
	15.52
	达标

	53
	哥补村
	年平均
	2.39E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.19E+00
	4.00E+01
	15.48
	达标

	54
	竹园
	年平均
	5.50E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.22E+00
	4.00E+01
	15.56
	达标

	55
	明命腊
	年平均
	2.13E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.19E+00
	4.00E+01
	15.48
	达标

	56
	大平掌
	年平均
	5.87E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.23E+00
	4.00E+01
	15.57
	达标

	57
	他斗可
	年平均
	4.02E-01
	平均值
	6.17E+00
	6.57E+00
	4.00E+01
	16.43
	达标

	58
	太桥
	年平均
	2.02E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.19E+00
	4.00E+01
	15.48
	达标

	59
	苛苴
	年平均
	2.32E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.19E+00
	4.00E+01
	15.48
	达标

	60
	老厂
	年平均
	2.52E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.20E+00
	4.00E+01
	15.49
	达标

	61
	老五斗
	年平均
	1.23E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.46
	达标

	62
	新甸
	年平均
	1.51E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.19E+00
	4.00E+01
	15.46
	达标

	63
	大寨
	年平均
	2.06E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.19E+00
	4.00E+01
	15.48
	达标

	64
	保和
	年平均
	2.58E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.20E+00
	4.00E+01
	15.49
	达标

	65
	百达莫
	年平均
	1.81E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.19E+00
	4.00E+01
	15.47
	达标

	66
	米尺莫
	年平均
	1.82E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.19E+00
	4.00E+01
	15.47
	达标

	67
	海外
	年平均
	1.00E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.45
	达标

	68
	布者
	年平均
	8.92E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.45
	达标

	69
	弥勒
	年平均
	7.87E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.44
	达标

	70
	西尼
	年平均
	2.11E-01
	平均值
	6.17E+00
	6.38E+00
	4.00E+01
	15.95
	达标

	71
	鱼塘
	年平均
	2.56E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.17E+00
	4.00E+01
	15.43
	达标

	72
	小坝多
	年平均
	1.37E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.17E+00
	4.00E+01
	15.43
	达标

	73
	曼蚌
	年平均
	2.89E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.17E+00
	4.00E+01
	15.43
	达标

	74
	青树
	年平均
	3.16E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.17E+00
	4.00E+01
	15.43
	达标

	75
	峨德
	年平均
	8.61E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.45
	达标

	76
	平安
	年平均
	5.54E-01
	平均值
	6.17E+00
	6.72E+00
	4.00E+01
	16.81
	达标

	77
	磨刀
	年平均
	2.84E-01
	平均值
	6.17E+00
	6.45E+00
	4.00E+01
	16.13
	达标

	78
	达哈
	年平均
	-4.44E-02
	平均值
	6.17E+00
	6.13E+00
	4.00E+01
	15.31
	达标

	79
	仓房
	年平均
	1.24E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.17E+00
	4.00E+01
	15.43
	达标

	80
	那洛
	年平均
	3.99E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.17E+00
	4.00E+01
	15.43
	达标

	81
	和平
	年平均
	2.19E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.17E+00
	4.00E+01
	15.43
	达标

	82
	麦地
	年平均
	5.06E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.44
	达标

	83
	木厂
	年平均
	9.54E-03
	平均值
	6.17E+00
	6.18E+00
	4.00E+01
	15.45
	达标

	84
	网格（1100，-700）
	年平均
	5.40E+00
	平均值
	6.17E+00
	1.16E+01
	4.00E+01
	28.92
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	年平均
	3.04E-02
	平均值
	0.00E+00
	3.04E-02
	4.00E+01
	0.08
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	年平均
	3.30E-03
	平均值
	0.00E+00
	3.30E-03
	4.00E+01
	0.01
	达标
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图7.1-21  NO2消减、叠加后98%保证率日均质量浓度分布图  单位：ug/m3
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图7.1-22  NO2消减、叠加后年平均环境质量浓度分布图  单位：ug/m3
7.1.3.6 NH3预测结果
正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的短期浓度贡献值预测结果，消减、叠加后环境空气保护目标和网格点小时平均质量浓度预测结果见下表。
表7.1-39    本项目NH3小时贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	达标判定
	是否超标

	1
	南恩村
	1小时
	1.15E-01
	25032910
	2.00E+02
	0.06
	≤100
	达标

	2
	聚兴村
	1小时
	1.12E-01
	25101811
	2.00E+02
	0.06
	≤100
	达标

	3
	鲁他莫
	1小时
	4.63E-01
	25081807
	2.00E+02
	0.23
	≤100
	达标

	4
	大红山
	1小时
	1.13E-01
	25081508
	2.00E+02
	0.06
	≤100
	达标

	5
	四坡斗
	1小时
	1.45E-01
	25051507
	2.00E+02
	0.07
	≤100
	达标

	6
	大田
	1小时
	5.54E-02
	25072107
	2.00E+02
	0.03
	≤100
	达标

	7
	东磨村
	1小时
	1.21E-01
	25041208
	2.00E+02
	0.06
	≤100
	达标

	8
	新村
	1小时
	8.25E-02
	25041208
	2.00E+02
	0.04
	≤100
	达标

	9
	南蚌
	1小时
	7.80E-02
	25051707
	2.00E+02
	0.04
	≤100
	达标

	10
	冬瓜林
	1小时
	2.84E-01
	25073007
	2.00E+02
	0.14
	≤100
	达标

	11
	戛洒镇
	1小时
	1.32E-01
	25051707
	2.00E+02
	0.07
	≤100
	达标

	12
	平寨村
	1小时
	8.02E-02
	25070108
	2.00E+02
	0.04
	≤100
	达标

	13
	岩村
	1小时
	1.93E-02
	25031913
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	14
	平田
	1小时
	2.51E-02
	25030908
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	15
	曼控
	1小时
	1.45E+00
	25070519
	2.00E+02
	0.72
	≤100
	达标

	16
	金厂村
	1小时
	1.05E-01
	25072107
	2.00E+02
	0.05
	≤100
	达标

	17
	牛滚塘
	1小时
	1.65E-01
	25080807
	2.00E+02
	0.08
	≤100
	达标

	18
	邦迈
	1小时
	2.21E-02
	25081610
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	19
	新寨
	1小时
	1.87E-01
	25080807
	2.00E+02
	0.09
	≤100
	达标

	20
	达哈村
	1小时
	1.61E-01
	25123109
	2.00E+02
	0.08
	≤100
	达标

	21
	小麻烂
	1小时
	1.77E+00
	25091605
	2.00E+02
	0.88
	≤100
	达标

	22
	旧哈
	1小时
	9.76E-02
	25103108
	2.00E+02
	0.05
	≤100
	达标

	23
	拉博村
	1小时
	3.16E-02
	25103108
	2.00E+02
	0.02
	≤100
	达标

	24
	四家村
	1小时
	2.68E-02
	25051908
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	25
	五家村
	1小时
	2.65E-02
	25102008
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	26
	水塘乡
	1小时
	4.11E-01
	25052501
	2.00E+02
	0.21
	≤100
	达标

	27
	芭蕉村
	1小时
	3.64E-02
	25103108
	2.00E+02
	0.02
	≤100
	达标

	28
	南达
	1小时
	2.73E-02
	25103108
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	29
	大口
	1小时
	3.03E-02
	25052607
	2.00E+02
	0.02
	≤100
	达标

	30
	现刀
	1小时
	5.79E-01
	25122607
	2.00E+02
	0.29
	≤100
	达标

	31
	波村
	1小时
	3.95E-02
	25011709
	2.00E+02
	0.02
	≤100
	达标

	32
	春元
	1小时
	2.40E-02
	25070907
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	33
	腰村
	1小时
	9.07E-02
	25090807
	2.00E+02
	0.05
	≤100
	达标

	34
	渔科
	1小时
	1.85E-02
	25070907
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	35
	者竜乡
	1小时
	1.72E-02
	25121909
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	36
	峨毛
	1小时
	1.60E-02
	25042409
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	37
	向阳
	1小时
	3.00E-02
	25090807
	2.00E+02
	0.02
	≤100
	达标

	38
	六合
	1小时
	1.51E-02
	25080308
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	39
	把租
	1小时
	2.17E-02
	25080308
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	40
	转马都
	1小时
	1.38E-02
	25042208
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	41
	大麦地乡
	1小时
	6.80E-02
	25052703
	2.00E+02
	0.03
	≤100
	达标

	42
	勐炳
	1小时
	2.69E-02
	25091508
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	43
	阿宝
	1小时
	2.24E-02
	25072008
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	44
	哈科底
	1小时
	2.19E-02
	25072008
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	45
	黑查莫
	1小时
	1.91E-02
	25091508
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	46
	太和
	1小时
	1.73E-02
	25123010
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	47
	马家坝
	1小时
	1.95E-02
	25122614
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	48
	马房
	1小时
	2.42E-02
	25070508
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	49
	三家村
	1小时
	2.17E-01
	25090807
	2.00E+02
	0.11
	≤100
	达标

	50
	弯子村
	1小时
	5.27E-01
	25080801
	2.00E+02
	0.26
	≤100
	达标

	51
	罗柴冲村
	1小时
	2.88E-02
	25122614
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	52
	腊戛底
	1小时
	1.71E-01
	25092318
	2.00E+02
	0.09
	≤100
	达标

	53
	哥补村
	1小时
	2.50E-02
	25091508
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	54
	竹园
	1小时
	8.78E-02
	25081807
	2.00E+02
	0.04
	≤100
	达标

	55
	明命腊
	1小时
	2.59E-02
	25062313
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	56
	大平掌
	1小时
	2.92E-01
	25092318
	2.00E+02
	0.15
	≤100
	达标

	57
	他斗可
	1小时
	2.75E+00
	25060303
	2.00E+02
	1.38
	≤100
	达标

	58
	太桥
	1小时
	2.62E-02
	25091508
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	59
	苛苴
	1小时
	2.90E-02
	25072008
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	60
	老厂
	1小时
	2.98E-02
	25072008
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	61
	老五斗
	1小时
	2.13E-02
	25072008
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	62
	新甸
	1小时
	1.86E-02
	25050208
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	63
	大寨
	1小时
	2.37E-02
	25120109
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	64
	保和
	1小时
	2.53E-02
	25120109
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	65
	百达莫
	1小时
	2.98E-02
	25072807
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	66
	米尺莫
	1小时
	3.74E-02
	25072807
	2.00E+02
	0.02
	≤100
	达标

	67
	海外
	1小时
	2.05E-02
	25061207
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	68
	布者
	1小时
	2.73E-02
	25060607
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	69
	弥勒
	1小时
	3.19E-02
	25112808
	2.00E+02
	0.02
	≤100
	达标

	70
	西尼
	1小时
	2.27E-01
	25021221
	2.00E+02
	0.11
	≤100
	达标

	71
	鱼塘
	1小时
	1.81E-02
	25050507
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	72
	小坝多
	1小时
	1.37E-02
	25051707
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	73
	曼蚌
	1小时
	2.19E-02
	25072107
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	74
	青树
	1小时
	2.53E-02
	25072107
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	75
	峨德
	1小时
	6.77E-02
	25090307
	2.00E+02
	0.03
	≤100
	达标

	76
	平安
	1小时
	8.54E-01
	25121802
	2.00E+02
	0.43
	≤100
	达标

	77
	磨刀
	1小时
	6.79E-01
	25051004
	2.00E+02
	0.34
	≤100
	达标

	78
	达哈
	1小时
	4.89E-02
	25041208
	2.00E+02
	0.02
	≤100
	达标

	79
	仓房
	1小时
	2.23E-02
	25050107
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	80
	那洛
	1小时
	1.81E-02
	25082308
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	81
	和平
	1小时
	1.52E-02
	25082308
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	82
	麦地
	1小时
	2.82E-02
	25061707
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	83
	木厂
	1小时
	2.33E-02
	25072507
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标

	84
	网格（-900，-700）
	1小时
	7.92E+00
	25112207
	2.00E+02
	3.96
	≤100
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	1小时
	4.53E-02
	25082907
	2.00E+02
	0.02
	≤100
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	1小时
	3.46E-02
	25050107
	2.00E+02
	0.01
	≤100
	达标


表7.1-40   NH3消减、叠加后小时平均环境质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	南恩村
	1小时
	1.34E+01
	25071919
	4.00E+01
	5.34E+01
	2.00E+02
	26.72
	达标

	2
	聚兴村
	1小时
	2.56E+01
	25042819
	4.00E+01
	6.56E+01
	2.00E+02
	32.8
	达标

	3
	鲁他莫
	1小时
	1.39E+00
	25081807
	4.00E+01
	4.14E+01
	2.00E+02
	20.69
	达标

	4
	大红山
	1小时
	1.75E+00
	25070407
	4.00E+01
	4.18E+01
	2.00E+02
	20.88
	达标

	5
	四坡斗
	1小时
	4.15E+00
	25032906
	4.00E+01
	4.41E+01
	2.00E+02
	22.07
	达标

	6
	大田
	1小时
	1.07E+00
	25072907
	4.00E+01
	4.11E+01
	2.00E+02
	20.54
	达标

	7
	东磨村
	1小时
	1.15E+00
	25081308
	4.00E+01
	4.12E+01
	2.00E+02
	20.58
	达标

	8
	新村
	1小时
	1.55E+00
	25070807
	4.00E+01
	4.16E+01
	2.00E+02
	20.78
	达标

	9
	南蚌
	1小时
	5.61E-01
	25051707
	4.00E+01
	4.06E+01
	2.00E+02
	20.28
	达标

	10
	冬瓜林
	1小时
	9.00E-01
	25060307
	4.00E+01
	4.09E+01
	2.00E+02
	20.45
	达标

	11
	戛洒镇
	1小时
	9.98E+00
	25062103
	4.00E+01
	5.00E+01
	2.00E+02
	24.99
	达标

	12
	平寨村
	1小时
	1.42E+00
	25062607
	4.00E+01
	4.14E+01
	2.00E+02
	20.71
	达标

	13
	岩村
	1小时
	8.90E-01
	25081207
	4.00E+01
	4.09E+01
	2.00E+02
	20.44
	达标

	14
	平田
	1小时
	1.59E+00
	25081207
	4.00E+01
	4.16E+01
	2.00E+02
	20.8
	达标

	15
	曼控
	1小时
	3.79E+00
	25103104
	4.00E+01
	4.38E+01
	2.00E+02
	21.9
	达标

	16
	金厂村
	1小时
	1.24E+00
	25062807
	4.00E+01
	4.12E+01
	2.00E+02
	20.62
	达标

	17
	牛滚塘
	1小时
	2.01E+00
	25072607
	4.00E+01
	4.20E+01
	2.00E+02
	21.01
	达标

	18
	邦迈
	1小时
	1.44E+00
	25062807
	4.00E+01
	4.14E+01
	2.00E+02
	20.72
	达标

	19
	新寨
	1小时
	2.11E+00
	25072607
	4.00E+01
	4.21E+01
	2.00E+02
	21.05
	达标

	20
	达哈村
	1小时
	1.15E+01
	25122404
	4.00E+01
	5.15E+01
	2.00E+02
	25.75
	达标

	21
	小麻烂
	1小时
	4.25E+00
	25091605
	4.00E+01
	4.42E+01
	2.00E+02
	22.12
	达标

	22
	旧哈
	1小时
	8.89E-01
	25121409
	4.00E+01
	4.09E+01
	2.00E+02
	20.44
	达标

	23
	拉博村
	1小时
	9.55E-01
	25053007
	4.00E+01
	4.10E+01
	2.00E+02
	20.48
	达标

	24
	四家村
	1小时
	6.99E-01
	25053007
	4.00E+01
	4.07E+01
	2.00E+02
	20.35
	达标

	25
	五家村
	1小时
	6.10E-01
	25053007
	4.00E+01
	4.06E+01
	2.00E+02
	20.3
	达标

	26
	水塘乡
	1小时
	1.01E+00
	25090607
	4.00E+01
	4.10E+01
	2.00E+02
	20.51
	达标

	27
	芭蕉村
	1小时
	6.28E-01
	25121409
	4.00E+01
	4.06E+01
	2.00E+02
	20.31
	达标

	28
	南达
	1小时
	5.75E-01
	25121409
	4.00E+01
	4.06E+01
	2.00E+02
	20.29
	达标

	29
	大口
	1小时
	2.71E-01
	25062209
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.14
	达标

	30
	现刀
	1小时
	1.58E+00
	25123006
	4.00E+01
	4.16E+01
	2.00E+02
	20.79
	达标

	31
	波村
	1小时
	6.08E-01
	25080407
	4.00E+01
	4.06E+01
	2.00E+02
	20.3
	达标

	32
	春元
	1小时
	4.50E-01
	25080407
	4.00E+01
	4.05E+01
	2.00E+02
	20.23
	达标

	33
	腰村
	1小时
	3.53E-01
	25062907
	4.00E+01
	4.04E+01
	2.00E+02
	20.18
	达标

	34
	渔科
	1小时
	2.93E-01
	25080407
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.15
	达标

	35
	者竜乡
	1小时
	2.23E-01
	25062907
	4.00E+01
	4.02E+01
	2.00E+02
	20.11
	达标

	36
	峨毛
	1小时
	3.22E-01
	25062907
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.16
	达标

	37
	向阳
	1小时
	2.66E-01
	25010309
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.13
	达标

	38
	六合
	1小时
	2.97E-01
	25070608
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.15
	达标

	39
	把租
	1小时
	3.84E-01
	25070608
	4.00E+01
	4.04E+01
	2.00E+02
	20.19
	达标

	40
	转马都
	1小时
	1.79E-01
	25120209
	4.00E+01
	4.02E+01
	2.00E+02
	20.09
	达标

	41
	大麦地乡
	1小时
	3.14E-01
	25051607
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.16
	达标

	42
	勐炳
	1小时
	2.04E-01
	25091508
	4.00E+01
	4.02E+01
	2.00E+02
	20.1
	达标

	43
	阿宝
	1小时
	2.58E-01
	25121309
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.13
	达标

	44
	哈科底
	1小时
	3.40E-01
	25080107
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.17
	达标

	45
	黑查莫
	1小时
	5.41E-01
	25051607
	4.00E+01
	4.05E+01
	2.00E+02
	20.27
	达标

	46
	太和
	1小时
	1.92E-01
	25120209
	4.00E+01
	4.02E+01
	2.00E+02
	20.1
	达标

	47
	马家坝
	1小时
	3.05E-01
	25120209
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.15
	达标

	48
	马房
	1小时
	8.00E-01
	25071607
	4.00E+01
	4.08E+01
	2.00E+02
	20.4
	达标

	49
	三家村
	1小时
	8.14E-01
	25071607
	4.00E+01
	4.08E+01
	2.00E+02
	20.41
	达标

	50
	弯子村
	1小时
	1.26E+00
	25080801
	4.00E+01
	4.13E+01
	2.00E+02
	20.63
	达标

	51
	罗柴冲村
	1小时
	5.13E-01
	25120209
	4.00E+01
	4.05E+01
	2.00E+02
	20.26
	达标

	52
	腊戛底
	1小时
	8.34E-01
	25120209
	4.00E+01
	4.08E+01
	2.00E+02
	20.42
	达标

	53
	哥补村
	1小时
	4.60E-01
	25080107
	4.00E+01
	4.05E+01
	2.00E+02
	20.23
	达标

	54
	竹园
	1小时
	5.34E-01
	25071708
	4.00E+01
	4.05E+01
	2.00E+02
	20.27
	达标

	55
	明命腊
	1小时
	1.35E+00
	25011209
	4.00E+01
	4.13E+01
	2.00E+02
	20.67
	达标

	56
	大平掌
	1小时
	1.77E+00
	25070608
	4.00E+01
	4.18E+01
	2.00E+02
	20.89
	达标

	57
	他斗可
	1小时
	7.10E+00
	25060303
	4.00E+01
	4.71E+01
	2.00E+02
	23.55
	达标

	58
	太桥
	1小时
	4.23E-01
	25080107
	4.00E+01
	4.04E+01
	2.00E+02
	20.21
	达标

	59
	苛苴
	1小时
	5.01E-01
	25011409
	4.00E+01
	4.05E+01
	2.00E+02
	20.25
	达标

	60
	老厂
	1小时
	5.61E-01
	25121309
	4.00E+01
	4.06E+01
	2.00E+02
	20.28
	达标

	61
	老五斗
	1小时
	1.98E-01
	25072008
	4.00E+01
	4.02E+01
	2.00E+02
	20.1
	达标

	62
	新甸
	1小时
	2.99E-01
	25010809
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.15
	达标

	63
	大寨
	1小时
	3.44E-01
	25123009
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.17
	达标

	64
	保和
	1小时
	3.74E-01
	25071708
	4.00E+01
	4.04E+01
	2.00E+02
	20.19
	达标

	65
	百达莫
	1小时
	3.19E-01
	25010809
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.16
	达标

	66
	米尺莫
	1小时
	4.44E-01
	25072807
	4.00E+01
	4.04E+01
	2.00E+02
	20.22
	达标

	67
	海外
	1小时
	2.75E-01
	25070407
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.14
	达标

	68
	布者
	1小时
	4.89E-01
	25112908
	4.00E+01
	4.05E+01
	2.00E+02
	20.24
	达标

	69
	弥勒
	1小时
	3.48E-01
	25072907
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.17
	达标

	70
	西尼
	1小时
	9.72E-01
	25120403
	4.00E+01
	4.10E+01
	2.00E+02
	20.49
	达标

	71
	鱼塘
	1小时
	3.89E-01
	25080507
	4.00E+01
	4.04E+01
	2.00E+02
	20.19
	达标

	72
	小坝多
	1小时
	2.37E-01
	25081308
	4.00E+01
	4.02E+01
	2.00E+02
	20.12
	达标

	73
	曼蚌
	1小时
	3.50E-01
	25080507
	4.00E+01
	4.04E+01
	2.00E+02
	20.18
	达标

	74
	青树
	1小时
	4.09E-01
	25080507
	4.00E+01
	4.04E+01
	2.00E+02
	20.2
	达标

	75
	峨德
	1小时
	5.11E-01
	25071207
	4.00E+01
	4.05E+01
	2.00E+02
	20.26
	达标

	76
	平安
	1小时
	2.46E+00
	25121323
	4.00E+01
	4.25E+01
	2.00E+02
	21.23
	达标

	77
	磨刀
	1小时
	2.05E+00
	25111704
	4.00E+01
	4.21E+01
	2.00E+02
	21.03
	达标

	78
	达哈
	1小时
	5.96E-01
	25081308
	4.00E+01
	4.06E+01
	2.00E+02
	20.3
	达标

	79
	仓房
	1小时
	3.84E-01
	25062607
	4.00E+01
	4.04E+01
	2.00E+02
	20.19
	达标

	80
	那洛
	1小时
	3.14E-01
	25081207
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.16
	达标

	81
	和平
	1小时
	3.32E-01
	25081207
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.17
	达标

	82
	麦地
	1小时
	2.79E-01
	25061707
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.14
	达标

	83
	木厂
	1小时
	3.39E-01
	25071907
	4.00E+01
	4.03E+01
	2.00E+02
	20.17
	达标

	84
	网格（-600，-200）
	1小时
	1.06E+02
	25041624
	4.00E+01
	1.46E+02
	2.00E+02
	72.75
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	1小时
	1.03E+00
	25072607
	0.00E+01
	1.03E+00
	2.00E+02
	0.51
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	1小时
	8.74E-01
	25081207
	0.00E+01
	8.74E-01
	2.00E+02
	0.43
	达标







[image: ]
图7.1-23  NH3消减、叠加后小时平均环境质量浓度分布图  单位：ug/m3
7.1.3.7 H2S预测结果
正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的短期浓度贡献值预测结果，消减、叠加后环境空气保护目标和网格点小时平均质量浓度预测结果见下表。
表7.1-41    本项目H2S小时贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	达标判定
	是否超标

	1
	南恩村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	2
	聚兴村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	3
	鲁他莫
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	4
	大红山
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	5
	四坡斗
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	6
	大田
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	7
	东磨村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	8
	新村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	9
	南蚌
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	10
	冬瓜林
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	11
	戛洒镇
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	12
	平寨村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	13
	岩村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	14
	平田
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	15
	曼控
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	16
	金厂村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	17
	牛滚塘
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	18
	邦迈
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	19
	新寨
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	20
	达哈村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	21
	小麻烂
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	22
	旧哈
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	23
	拉博村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	24
	四家村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	25
	五家村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	26
	水塘乡
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	27
	芭蕉村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	28
	南达
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	29
	大口
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	30
	现刀
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	31
	波村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	32
	春元
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	33
	腰村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	34
	渔科
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	35
	者竜乡
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	36
	峨毛
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	37
	向阳
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	38
	六合
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	39
	把租
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	40
	转马都
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	41
	大麦地乡
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	42
	勐炳
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	43
	阿宝
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	44
	哈科底
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	45
	黑查莫
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	46
	太和
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	47
	马家坝
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	48
	马房
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	49
	三家村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	50
	弯子村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	51
	罗柴冲村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	52
	腊戛底
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	53
	哥补村
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	54
	竹园
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	55
	明命腊
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	56
	大平掌
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	57
	他斗可
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	58
	太桥
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	59
	苛苴
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	60
	老厂
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	61
	老五斗
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	62
	新甸
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	63
	大寨
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	64
	保和
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	65
	百达莫
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	66
	米尺莫
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	67
	海外
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	68
	布者
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	69
	弥勒
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	70
	西尼
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	71
	鱼塘
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	72
	小坝多
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	73
	曼蚌
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	74
	青树
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	75
	峨德
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	76
	平安
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	77
	磨刀
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	78
	达哈
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	79
	仓房
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	80
	那洛
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	81
	和平
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	82
	麦地
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	83
	木厂
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	84
	网格
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	1小时
	0.00E+00
	
	1.00E+01
	0
	≤100
	达标



表7.1-42  H2S消减、叠加后小时平均环境质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m^3)
	叠加背景后的浓度(μg/m^3)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	南恩村
	1小时
	1.53E-01
	25071607
	4.00E+00
	4.15E+00
	1.00E+01
	41.53
	达标

	2
	聚兴村
	1小时
	4.85E-01
	25011209
	4.00E+00
	4.49E+00
	1.00E+01
	44.85
	达标

	3
	鲁他莫
	1小时
	2.28E-02
	25081807
	4.00E+00
	4.02E+00
	1.00E+01
	40.23
	达标

	4
	大红山
	1小时
	4.98E-02
	25070407
	4.00E+00
	4.05E+00
	1.00E+01
	40.5
	达标

	5
	四坡斗
	1小时
	3.37E-02
	25071207
	4.00E+00
	4.03E+00
	1.00E+01
	40.34
	达标

	6
	大田
	1小时
	1.58E-02
	25072907
	4.00E+00
	4.02E+00
	1.00E+01
	40.16
	达标

	7
	东磨村
	1小时
	1.45E-02
	25081308
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.15
	达标

	8
	新村
	1小时
	4.25E-02
	25113008
	4.00E+00
	4.04E+00
	1.00E+01
	40.43
	达标

	9
	南蚌
	1小时
	8.08E-03
	25091808
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.08
	达标

	10
	冬瓜林
	1小时
	1.66E-02
	25062607
	4.00E+00
	4.02E+00
	1.00E+01
	40.17
	达标

	11
	戛洒镇
	1小时
	4.38E-02
	25062103
	4.00E+00
	4.04E+00
	1.00E+01
	40.44
	达标

	12
	平寨村
	1小时
	4.54E-02
	25062607
	4.00E+00
	4.05E+00
	1.00E+01
	40.45
	达标

	13
	岩村
	1小时
	2.22E-02
	25050307
	4.00E+00
	4.02E+00
	1.00E+01
	40.22
	达标

	14
	平田
	1小时
	3.64E-02
	25050307
	4.00E+00
	4.04E+00
	1.00E+01
	40.36
	达标

	15
	曼控
	1小时
	6.19E-02
	25050307
	4.00E+00
	4.06E+00
	1.00E+01
	40.62
	达标

	16
	金厂村
	1小时
	1.69E-02
	25071907
	4.00E+00
	4.02E+00
	1.00E+01
	40.17
	达标

	17
	牛滚塘
	1小时
	7.00E-02
	25072607
	4.00E+00
	4.07E+00
	1.00E+01
	40.7
	达标

	18
	邦迈
	1小时
	2.69E-02
	25071907
	4.00E+00
	4.03E+00
	1.00E+01
	40.27
	达标

	19
	新寨
	1小时
	7.20E-02
	25072607
	4.00E+00
	4.07E+00
	1.00E+01
	40.72
	达标

	20
	达哈村
	1小时
	1.22E-01
	25072607
	4.00E+00
	4.12E+00
	1.00E+01
	41.22
	达标

	21
	小麻烂
	1小时
	6.94E-02
	25052501
	4.00E+00
	4.07E+00
	1.00E+01
	40.69
	达标

	22
	旧哈
	1小时
	1.42E-02
	25121409
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.14
	达标

	23
	拉博村
	1小时
	1.76E-02
	25070408
	4.00E+00
	4.02E+00
	1.00E+01
	40.18
	达标

	24
	四家村
	1小时
	1.23E-02
	25070408
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.12
	达标

	25
	五家村
	1小时
	1.29E-02
	25070408
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.13
	达标

	26
	水塘乡
	1小时
	2.20E-02
	25080807
	4.00E+00
	4.02E+00
	1.00E+01
	40.22
	达标

	27
	芭蕉村
	1小时
	8.96E-03
	25121409
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.09
	达标

	28
	南达
	1小时
	8.21E-03
	25121409
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.08
	达标

	29
	大口
	1小时
	3.90E-03
	25080208
	4.00E+00
	4.00E+00
	1.00E+01
	40.04
	达标

	30
	现刀
	1小时
	2.70E-02
	25082801
	4.00E+00
	4.03E+00
	1.00E+01
	40.27
	达标

	31
	波村
	1小时
	8.45E-03
	25080407
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.08
	达标

	32
	春元
	1小时
	6.11E-03
	25080407
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.06
	达标

	33
	腰村
	1小时
	5.97E-03
	25090807
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.06
	达标

	34
	渔科
	1小时
	3.86E-03
	25111408
	4.00E+00
	4.00E+00
	1.00E+01
	40.04
	达标

	35
	者竜乡
	1小时
	2.64E-03
	25110608
	4.00E+00
	4.00E+00
	1.00E+01
	40.03
	达标

	36
	峨毛
	1小时
	4.99E-03
	25062907
	4.00E+00
	4.00E+00
	1.00E+01
	40.05
	达标

	37
	向阳
	1小时
	4.80E-03
	25010309
	4.00E+00
	4.00E+00
	1.00E+01
	40.05
	达标

	38
	六合
	1小时
	5.49E-03
	25070608
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.05
	达标

	39
	把租
	1小时
	6.76E-03
	25070608
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.07
	达标

	40
	转马都
	1小时
	5.07E-03
	25120209
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.05
	达标

	41
	大麦地乡
	1小时
	3.70E-03
	25091508
	4.00E+00
	4.00E+00
	1.00E+01
	40.04
	达标

	42
	勐炳
	1小时
	3.27E-03
	25091508
	4.00E+00
	4.00E+00
	1.00E+01
	40.03
	达标

	43
	阿宝
	1小时
	4.08E-03
	25121309
	4.00E+00
	4.00E+00
	1.00E+01
	40.04
	达标

	44
	哈科底
	1小时
	5.69E-03
	25011409
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.06
	达标

	45
	黑查莫
	1小时
	1.34E-02
	25011209
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.13
	达标

	46
	太和
	1小时
	4.27E-03
	25120209
	4.00E+00
	4.00E+00
	1.00E+01
	40.04
	达标

	47
	马家坝
	1小时
	8.53E-03
	25120209
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.09
	达标

	48
	马房
	1小时
	9.80E-03
	25071607
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.1
	达标

	49
	三家村
	1小时
	1.04E-02
	25071607
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.1
	达标

	50
	弯子村
	1小时
	2.02E-02
	25070608
	4.00E+00
	4.02E+00
	1.00E+01
	40.2
	达标

	51
	罗柴冲村
	1小时
	1.27E-02
	25120209
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.13
	达标

	52
	腊戛底
	1小时
	1.38E-02
	25120209
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.14
	达标

	53
	哥补村
	1小时
	6.76E-03
	25091508
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.07
	达标

	54
	竹园
	1小时
	7.23E-03
	25050908
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.07
	达标

	55
	明命腊
	1小时
	4.97E-02
	25011209
	4.00E+00
	4.05E+00
	1.00E+01
	40.5
	达标

	56
	大平掌
	1小时
	1.95E-02
	25111809
	4.00E+00
	4.02E+00
	1.00E+01
	40.2
	达标

	57
	他斗可
	1小时
	1.29E-01
	25032003
	4.00E+00
	4.13E+00
	1.00E+01
	41.29
	达标

	58
	太桥
	1小时
	5.41E-03
	25011409
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.05
	达标

	59
	苛苴
	1小时
	9.57E-03
	25011409
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.1
	达标

	60
	老厂
	1小时
	8.39E-03
	25121309
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.08
	达标

	61
	老五斗
	1小时
	3.34E-03
	25050908
	4.00E+00
	4.00E+00
	1.00E+01
	40.03
	达标

	62
	新甸
	1小时
	5.56E-03
	25010809
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.06
	达标

	63
	大寨
	1小时
	7.18E-03
	25123009
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.07
	达标

	64
	保和
	1小时
	9.08E-03
	25071708
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.09
	达标

	65
	百达莫
	1小时
	6.01E-03
	25121009
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.06
	达标

	66
	米尺莫
	1小时
	8.10E-03
	25011909
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.08
	达标

	67
	海外
	1小时
	9.63E-03
	25070407
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.1
	达标

	68
	布者
	1小时
	8.75E-03
	25070407
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.09
	达标

	69
	弥勒
	1小时
	6.88E-03
	25072907
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.07
	达标

	70
	西尼
	1小时
	2.84E-02
	25120403
	4.00E+00
	4.03E+00
	1.00E+01
	40.28
	达标

	71
	鱼塘
	1小时
	5.30E-03
	25080507
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.05
	达标

	72
	小坝多
	1小时
	3.90E-03
	25081308
	4.00E+00
	4.00E+00
	1.00E+01
	40.04
	达标

	73
	曼蚌
	1小时
	5.31E-03
	25081308
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.05
	达标

	74
	青树
	1小时
	6.10E-03
	25081308
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.06
	达标

	75
	峨德
	1小时
	8.99E-03
	25071207
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.09
	达标

	76
	平安
	1小时
	4.69E-02
	25010207
	4.00E+00
	4.05E+00
	1.00E+01
	40.47
	达标

	77
	磨刀
	1小时
	4.51E-02
	25090602
	4.00E+00
	4.05E+00
	1.00E+01
	40.45
	达标

	78
	达哈
	1小时
	1.01E-02
	25081308
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.1
	达标

	79
	仓房
	1小时
	1.72E-02
	25062607
	4.00E+00
	4.02E+00
	1.00E+01
	40.17
	达标

	80
	那洛
	1小时
	1.09E-02
	25050307
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.11
	达标

	81
	和平
	1小时
	1.14E-02
	25050307
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.11
	达标

	82
	麦地
	1小时
	4.01E-03
	25061707
	4.00E+00
	4.00E+00
	1.00E+01
	40.04
	达标

	83
	木厂
	1小时
	1.22E-02
	25072607
	4.00E+00
	4.01E+00
	1.00E+01
	40.12
	达标

	84
	网格（-300，-500）
	1小时
	4.25E+00
	25020904
	4.00E+00
	8.25E+00
	1.00E+01
	82.49
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	1小时
	4.29E-02
	25072607
	0.00E+00
	4.29E-02
	1.00E+01
	4.29
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	1小时
	2.50E-02
	25062607
	0.00E+00
	2.50E-02
	1.00E+01
	2.50
	达标
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图7.1-24  H2S消减、叠加后小时平均环境质量浓度分布图  单位：ug/m3
7.1.3.8 Hg预测结果
正常工况条件下，本项目环境空气保护目标和网格点的长期浓度贡献值预测结果见下表。
表7.1-43   本项目Hg年均贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%)
	达标判定
	是否超标

	1
	南恩村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	2
	聚兴村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	3
	鲁他莫
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	4
	大红山
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	5
	四坡斗
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	6
	大田
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	7
	东磨村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	8
	新村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	9
	南蚌
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	10
	冬瓜林
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	11
	戛洒镇
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	12
	平寨村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	13
	岩村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	14
	平田
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	15
	曼控
	年平均
	1.00E-05
	平均值
	5.00E-02
	0.02
	≤30
	达标

	16
	金厂村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	17
	牛滚塘
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	18
	邦迈
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	19
	新寨
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	20
	达哈村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	21
	小麻烂
	年平均
	1.00E-05
	平均值
	5.00E-02
	0.02
	≤30
	达标

	22
	旧哈
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	23
	拉博村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	24
	四家村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	25
	五家村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	26
	水塘乡
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	27
	芭蕉村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	28
	南达
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	29
	大口
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	30
	现刀
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	31
	波村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	32
	春元
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	33
	腰村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	34
	渔科
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	35
	者竜乡
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	36
	峨毛
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	37
	向阳
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	38
	六合
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	39
	把租
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	40
	转马都
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	41
	大麦地乡
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	42
	勐炳
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	43
	阿宝
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	44
	哈科底
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	45
	黑查莫
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	46
	太和
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	47
	马家坝
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	48
	马房
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	49
	三家村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	50
	弯子村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	51
	罗柴冲村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	52
	腊戛底
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	53
	哥补村
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	54
	竹园
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	55
	明命腊
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	56
	大平掌
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	57
	他斗可
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	58
	太桥
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	59
	苛苴
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	60
	老厂
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	61
	老五斗
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	62
	新甸
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	63
	大寨
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	64
	保和
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	65
	百达莫
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	66
	米尺莫
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	67
	海外
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	68
	布者
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	69
	弥勒
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	70
	西尼
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	71
	鱼塘
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	72
	小坝多
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	73
	曼蚌
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	74
	青树
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	75
	峨德
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	76
	平安
	年平均
	1.00E-05
	平均值
	5.00E-02
	0.02
	≤30
	达标

	77
	磨刀
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	78
	达哈
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	79
	仓房
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	80
	那洛
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	81
	和平
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	82
	麦地
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	83
	木厂
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤30
	达标

	84
	网格（1200,-800）
	年平均
	6.00E-05
	平均值
	5.00E-02
	0.12
	≤30
	达标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤10
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	年平均
	0.00E+00
	平均值
	5.00E-02
	0
	≤10
	达标


7.1.3.7 非正常预测结果
本次对TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2非正常进行短期浓度（1小时）预测，评价标准将按照HJ2.2-2018中推荐的方法按日平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值。
表7.1-44    非正常TSP小时贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	1
	南恩村
	1小时
	6.92E+01
	25032910
	9.00E+02
	7.69
	达标

	2
	聚兴村
	1小时
	6.66E+01
	25101811
	9.00E+02
	7.4
	达标

	3
	鲁他莫
	1小时
	2.73E+02
	25081807
	9.00E+02
	30.31
	达标

	4
	大红山
	1小时
	6.69E+01
	25081508
	9.00E+02
	7.43
	达标

	5
	四坡斗
	1小时
	8.55E+01
	25051507
	9.00E+02
	9.5
	达标

	6
	大田
	1小时
	3.26E+01
	25072107
	9.00E+02
	3.62
	达标

	7
	东磨村
	1小时
	7.11E+01
	25041208
	9.00E+02
	7.91
	达标

	8
	新村
	1小时
	4.86E+01
	25041208
	9.00E+02
	5.4
	达标

	9
	南蚌
	1小时
	4.60E+01
	25051707
	9.00E+02
	5.11
	达标

	10
	冬瓜林
	1小时
	1.67E+02
	25073007
	9.00E+02
	18.57
	达标

	11
	戛洒镇
	1小时
	7.79E+01
	25051707
	9.00E+02
	8.65
	达标

	12
	平寨村
	1小时
	4.74E+01
	25070108
	9.00E+02
	5.26
	达标

	13
	岩村
	1小时
	1.14E+01
	25031913
	9.00E+02
	1.27
	达标

	14
	平田
	1小时
	1.49E+01
	25030908
	9.00E+02
	1.65
	达标

	15
	曼控
	1小时
	8.53E+02
	25070519
	9.00E+02
	94.78
	达标

	16
	金厂村
	1小时
	6.16E+01
	25072107
	9.00E+02
	6.84
	达标

	17
	牛滚塘
	1小时
	9.73E+01
	25080807
	9.00E+02
	10.82
	达标

	18
	邦迈
	1小时
	1.31E+01
	25081610
	9.00E+02
	1.45
	达标

	19
	新寨
	1小时
	1.10E+02
	25080807
	9.00E+02
	12.24
	达标

	20
	达哈村
	1小时
	9.51E+01
	25123109
	9.00E+02
	10.57
	达标

	21
	小麻烂
	1小时
	1.04E+03
	25091605
	9.00E+02
	115.82
	超标

	22
	旧哈
	1小时
	5.76E+01
	25103108
	9.00E+02
	6.39
	达标

	23
	拉博村
	1小时
	1.87E+01
	25103108
	9.00E+02
	2.07
	达标

	24
	四家村
	1小时
	1.58E+01
	25051908
	9.00E+02
	1.76
	达标

	25
	五家村
	1小时
	1.57E+01
	25102008
	9.00E+02
	1.74
	达标

	26
	水塘乡
	1小时
	2.42E+02
	25052501
	9.00E+02
	26.89
	达标

	27
	芭蕉村
	1小时
	2.15E+01
	25103108
	9.00E+02
	2.39
	达标

	28
	南达
	1小时
	1.61E+01
	25103108
	9.00E+02
	1.79
	达标

	29
	大口
	1小时
	1.79E+01
	25052607
	9.00E+02
	1.99
	达标

	30
	现刀
	1小时
	3.41E+02
	25122607
	9.00E+02
	37.88
	达标

	31
	波村
	1小时
	2.33E+01
	25011709
	9.00E+02
	2.58
	达标

	32
	春元
	1小时
	1.41E+01
	25070907
	9.00E+02
	1.57
	达标

	33
	腰村
	1小时
	5.34E+01
	25090807
	9.00E+02
	5.94
	达标

	34
	渔科
	1小时
	1.09E+01
	25070907
	9.00E+02
	1.21
	达标

	35
	者竜乡
	1小时
	1.01E+01
	25121909
	9.00E+02
	1.13
	达标

	36
	峨毛
	1小时
	9.46E+00
	25042409
	9.00E+02
	1.05
	达标

	37
	向阳
	1小时
	1.77E+01
	25090807
	9.00E+02
	1.96
	达标

	38
	六合
	1小时
	8.89E+00
	25080308
	9.00E+02
	0.99
	达标

	39
	把租
	1小时
	1.28E+01
	25080308
	9.00E+02
	1.42
	达标

	40
	转马都
	1小时
	8.14E+00
	25042208
	9.00E+02
	0.9
	达标

	41
	大麦地乡
	1小时
	4.01E+01
	25052703
	9.00E+02
	4.45
	达标

	42
	勐炳
	1小时
	1.59E+01
	25091508
	9.00E+02
	1.77
	达标

	43
	阿宝
	1小时
	1.33E+01
	25072008
	9.00E+02
	1.47
	达标

	44
	哈科底
	1小时
	1.29E+01
	25072008
	9.00E+02
	1.43
	达标

	45
	黑查莫
	1小时
	1.13E+01
	25091508
	9.00E+02
	1.25
	达标

	46
	太和
	1小时
	1.02E+01
	25123010
	9.00E+02
	1.13
	达标

	47
	马家坝
	1小时
	1.15E+01
	25122614
	9.00E+02
	1.28
	达标

	48
	马房
	1小时
	1.43E+01
	25070508
	9.00E+02
	1.59
	达标

	49
	三家村
	1小时
	1.28E+02
	25090807
	9.00E+02
	14.18
	达标

	50
	弯子村
	1小时
	3.10E+02
	25080801
	9.00E+02
	34.49
	达标

	51
	罗柴冲村
	1小时
	1.70E+01
	25122614
	9.00E+02
	1.88
	达标

	52
	腊戛底
	1小时
	1.01E+02
	25092318
	9.00E+02
	11.21
	达标

	53
	哥补村
	1小时
	1.48E+01
	25091508
	9.00E+02
	1.64
	达标

	54
	竹园
	1小时
	5.17E+01
	25081807
	9.00E+02
	5.74
	达标

	55
	明命腊
	1小时
	1.53E+01
	25062313
	9.00E+02
	1.7
	达标

	56
	大平掌
	1小时
	1.72E+02
	25092318
	9.00E+02
	19.11
	达标

	57
	他斗可
	1小时
	1.62E+03
	25060303
	9.00E+02
	180.28
	超标

	58
	太桥
	1小时
	1.55E+01
	25091508
	9.00E+02
	1.72
	达标

	59
	苛苴
	1小时
	1.72E+01
	25072008
	9.00E+02
	1.91
	达标

	60
	老厂
	1小时
	1.77E+01
	25072008
	9.00E+02
	1.96
	达标

	61
	老五斗
	1小时
	1.25E+01
	25072008
	9.00E+02
	1.39
	达标

	62
	新甸
	1小时
	1.10E+01
	25050208
	9.00E+02
	1.22
	达标

	63
	大寨
	1小时
	1.40E+01
	25120109
	9.00E+02
	1.56
	达标

	64
	保和
	1小时
	1.49E+01
	25120109
	9.00E+02
	1.66
	达标

	65
	百达莫
	1小时
	1.76E+01
	25072807
	9.00E+02
	1.95
	达标

	66
	米尺莫
	1小时
	2.21E+01
	25072807
	9.00E+02
	2.46
	达标

	67
	海外
	1小时
	1.21E+01
	25061207
	9.00E+02
	1.34
	达标

	68
	布者
	1小时
	1.61E+01
	25060607
	9.00E+02
	1.79
	达标

	69
	弥勒
	1小时
	1.88E+01
	25112808
	9.00E+02
	2.09
	达标

	70
	西尼
	1小时
	1.34E+02
	25021221
	9.00E+02
	14.85
	达标

	71
	鱼塘
	1小时
	1.06E+01
	25050507
	9.00E+02
	1.18
	达标

	72
	小坝多
	1小时
	8.07E+00
	25051707
	9.00E+02
	0.9
	达标

	73
	曼蚌
	1小时
	1.29E+01
	25072107
	9.00E+02
	1.43
	达标

	74
	青树
	1小时
	1.49E+01
	25072107
	9.00E+02
	1.65
	达标

	75
	峨德
	1小时
	3.99E+01
	25090307
	9.00E+02
	4.43
	达标

	76
	平安
	1小时
	5.03E+02
	25121802
	9.00E+02
	55.89
	达标

	77
	磨刀
	1小时
	4.00E+02
	25051004
	9.00E+02
	44.46
	达标

	78
	达哈
	1小时
	2.88E+01
	25041208
	9.00E+02
	3.2
	达标

	79
	仓房
	1小时
	1.31E+01
	25050107
	9.00E+02
	1.46
	达标

	80
	那洛
	1小时
	1.07E+01
	25082308
	9.00E+02
	1.18
	达标

	81
	和平
	1小时
	8.95E+00
	25082308
	9.00E+02
	0.99
	达标

	82
	麦地
	1小时
	1.67E+01
	25061707
	9.00E+02
	1.85
	达标

	83
	木厂
	1小时
	1.37E+01
	25072507
	9.00E+02
	1.52
	达标

	84
	网格
（-900，-700）
	1小时
	4.67E+03
	25112207
	9.00E+02
	518.42
	超标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	1小时
	2.67E+01
	25082907
	3.60E+02
	7.43
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	1小时
	2.05E+01
	25050107
	3.60E+02
	5.69
	达标


表7.1-45    非正常PM10小时贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	1
	南恩村
	1小时
	7.52E+01
	25071607
	3.60E+02
	20.89
	达标

	2
	聚兴村
	1小时
	6.69E+01
	25101811
	3.60E+02
	18.57
	达标

	3
	鲁他莫
	1小时
	2.73E+02
	25081807
	3.60E+02
	75.77
	达标

	4
	大红山
	1小时
	6.72E+01
	25081508
	3.60E+02
	18.66
	达标

	5
	四坡斗
	1小时
	8.57E+01
	25051507
	3.60E+02
	23.79
	达标

	6
	大田
	1小时
	3.26E+01
	25072107
	3.60E+02
	9.06
	达标

	7
	东磨村
	1小时
	7.14E+01
	25041208
	3.60E+02
	19.83
	达标

	8
	新村
	1小时
	4.86E+01
	25041208
	3.60E+02
	13.51
	达标

	9
	南蚌
	1小时
	4.61E+01
	25051707
	3.60E+02
	12.8
	达标

	10
	冬瓜林
	1小时
	1.67E+02
	25073007
	3.60E+02
	46.42
	达标

	11
	戛洒镇
	1小时
	7.81E+01
	25051707
	3.60E+02
	21.71
	达标

	12
	平寨村
	1小时
	4.76E+01
	25070108
	3.60E+02
	13.21
	达标

	13
	岩村
	1小时
	1.14E+01
	25031913
	3.60E+02
	3.17
	达标

	14
	平田
	1小时
	1.49E+01
	25030908
	3.60E+02
	4.14
	达标

	15
	曼控
	1小时
	8.53E+02
	25070519
	3.60E+02
	236.95
	超标

	16
	金厂村
	1小时
	6.16E+01
	25072107
	3.60E+02
	17.1
	达标

	17
	牛滚塘
	1小时
	9.73E+01
	25080807
	3.60E+02
	27.04
	达标

	18
	邦迈
	1小时
	1.31E+01
	25081610
	3.60E+02
	3.63
	达标

	19
	新寨
	1小时
	1.10E+02
	25080807
	3.60E+02
	30.6
	达标

	20
	达哈村
	1小时
	9.52E+01
	25123109
	3.60E+02
	26.45
	达标

	21
	小麻烂
	1小时
	1.04E+03
	25091605
	3.60E+02
	289.55
	超标

	22
	旧哈
	1小时
	5.77E+01
	25103108
	3.60E+02
	16.02
	达标

	23
	拉博村
	1小时
	1.87E+01
	25103108
	3.60E+02
	5.21
	达标

	24
	四家村
	1小时
	1.58E+01
	25051908
	3.60E+02
	4.4
	达标

	25
	五家村
	1小时
	1.59E+01
	25102008
	3.60E+02
	4.41
	达标

	26
	水塘乡
	1小时
	2.42E+02
	25052501
	3.60E+02
	67.22
	达标

	27
	芭蕉村
	1小时
	2.16E+01
	25103108
	3.60E+02
	5.99
	达标

	28
	南达
	1小时
	1.62E+01
	25103108
	3.60E+02
	4.49
	达标

	29
	大口
	1小时
	1.79E+01
	25052607
	3.60E+02
	4.97
	达标

	30
	现刀
	1小时
	3.41E+02
	25122607
	3.60E+02
	94.7
	达标

	31
	波村
	1小时
	2.33E+01
	25011709
	3.60E+02
	6.46
	达标

	32
	春元
	1小时
	1.42E+01
	25070907
	3.60E+02
	3.94
	达标

	33
	腰村
	1小时
	5.34E+01
	25090807
	3.60E+02
	14.84
	达标

	34
	渔科
	1小时
	1.09E+01
	25070907
	3.60E+02
	3.04
	达标

	35
	者竜乡
	1小时
	1.01E+01
	25121909
	3.60E+02
	2.82
	达标

	36
	峨毛
	1小时
	9.48E+00
	25042409
	3.60E+02
	2.63
	达标

	37
	向阳
	1小时
	1.77E+01
	25090807
	3.60E+02
	4.91
	达标

	38
	六合
	1小时
	8.91E+00
	25080308
	3.60E+02
	2.48
	达标

	39
	把租
	1小时
	1.28E+01
	25080308
	3.60E+02
	3.57
	达标

	40
	转马都
	1小时
	8.19E+00
	25042208
	3.60E+02
	2.27
	达标

	41
	大麦地乡
	1小时
	4.01E+01
	25052703
	3.60E+02
	11.13
	达标

	42
	勐炳
	1小时
	1.60E+01
	25091508
	3.60E+02
	4.44
	达标

	43
	阿宝
	1小时
	1.34E+01
	25072008
	3.60E+02
	3.71
	达标

	44
	哈科底
	1小时
	1.29E+01
	25072008
	3.60E+02
	3.59
	达标

	45
	黑查莫
	1小时
	1.13E+01
	25091508
	3.60E+02
	3.14
	达标

	46
	太和
	1小时
	1.02E+01
	25123010
	3.60E+02
	2.85
	达标

	47
	马家坝
	1小时
	1.15E+01
	25122614
	3.60E+02
	3.2
	达标

	48
	马房
	1小时
	1.43E+01
	25070508
	3.60E+02
	3.98
	达标

	49
	三家村
	1小时
	1.28E+02
	25090807
	3.60E+02
	35.46
	达标

	50
	弯子村
	1小时
	3.10E+02
	25080801
	3.60E+02
	86.23
	达标

	51
	罗柴冲村
	1小时
	1.70E+01
	25122614
	3.60E+02
	4.72
	达标

	52
	腊戛底
	1小时
	1.01E+02
	25092318
	3.60E+02
	28.04
	达标

	53
	哥补村
	1小时
	1.50E+01
	25091508
	3.60E+02
	4.16
	达标

	54
	竹园
	1小时
	5.17E+01
	25081807
	3.60E+02
	14.36
	达标

	55
	明命腊
	1小时
	1.53E+01
	25062313
	3.60E+02
	4.25
	达标

	56
	大平掌
	1小时
	1.72E+02
	25092318
	3.60E+02
	47.78
	达标

	57
	他斗可
	1小时
	1.62E+03
	25060303
	3.60E+02
	450.69
	超标

	58
	太桥
	1小时
	1.56E+01
	25091508
	3.60E+02
	4.33
	达标

	59
	苛苴
	1小时
	1.73E+01
	25072008
	3.60E+02
	4.8
	达标

	60
	老厂
	1小时
	1.78E+01
	25072008
	3.60E+02
	4.95
	达标

	61
	老五斗
	1小时
	1.26E+01
	25072008
	3.60E+02
	3.49
	达标

	62
	新甸
	1小时
	1.10E+01
	25050208
	3.60E+02
	3.06
	达标

	63
	大寨
	1小时
	1.42E+01
	25120109
	3.60E+02
	3.93
	达标

	64
	保和
	1小时
	1.50E+01
	25120109
	3.60E+02
	4.17
	达标

	65
	百达莫
	1小时
	1.76E+01
	25072807
	3.60E+02
	4.9
	达标

	66
	米尺莫
	1小时
	2.22E+01
	25072807
	3.60E+02
	6.18
	达标

	67
	海外
	1小时
	1.21E+01
	25061207
	3.60E+02
	3.35
	达标

	68
	布者
	1小时
	1.62E+01
	25060607
	3.60E+02
	4.49
	达标

	69
	弥勒
	1小时
	1.89E+01
	25112808
	3.60E+02
	5.24
	达标

	70
	西尼
	1小时
	1.34E+02
	25021221
	3.60E+02
	37.12
	达标

	71
	鱼塘
	1小时
	1.07E+01
	25050507
	3.60E+02
	2.96
	达标

	72
	小坝多
	1小时
	8.07E+00
	25051707
	3.60E+02
	2.24
	达标

	73
	曼蚌
	1小时
	1.29E+01
	25072107
	3.60E+02
	3.58
	达标

	74
	青树
	1小时
	1.49E+01
	25072107
	3.60E+02
	4.13
	达标

	75
	峨德
	1小时
	3.99E+01
	25090307
	3.60E+02
	11.07
	达标

	76
	平安
	1小时
	5.03E+02
	25121802
	3.60E+02
	139.73
	超标

	77
	磨刀
	1小时
	4.00E+02
	25051004
	3.60E+02
	111.16
	超标

	78
	达哈
	1小时
	2.89E+01
	25041208
	3.60E+02
	8.03
	达标

	79
	仓房
	1小时
	1.32E+01
	25050107
	3.60E+02
	3.65
	达标

	80
	那洛
	1小时
	1.07E+01
	25082308
	3.60E+02
	2.97
	达标

	81
	和平
	1小时
	8.96E+00
	25082308
	3.60E+02
	2.49
	达标

	82
	麦地
	1小时
	1.68E+01
	25061707
	3.60E+02
	4.66
	达标

	83
	木厂
	1小时
	1.38E+01
	25072507
	3.60E+02
	3.82
	达标

	84
	网格
（-900，-700）
	1小时
	4.67E+03
	25112207
	3.60E+02
	1296.04
	超标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	1小时
	2.68E+01
	25082907
	1.50E+02
	17.89
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	1小时
	2.06E+01
	25050107
	1.50E+02
	13.74
	达标


表7.1-46    非正常PM2.5小时贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	南恩村
	1小时
	3.41E+01
	25032910
	1.80E+02
	18.94
	达标

	2
	聚兴村
	1小时
	3.32E+01
	25101811
	1.80E+02
	18.46
	达标

	3
	鲁他莫
	1小时
	1.36E+02
	25081807
	1.80E+02
	75.77
	达标

	4
	大红山
	1小时
	3.34E+01
	25081508
	1.80E+02
	18.55
	达标

	5
	四坡斗
	1小时
	4.27E+01
	25051507
	1.80E+02
	23.72
	达标

	6
	大田
	1小时
	1.63E+01
	25072107
	1.80E+02
	9.06
	达标

	7
	东磨村
	1小时
	3.55E+01
	25041208
	1.80E+02
	19.74
	达标

	8
	新村
	1小时
	2.43E+01
	25041208
	1.80E+02
	13.5
	达标

	9
	南蚌
	1小时
	2.30E+01
	25051707
	1.80E+02
	12.77
	达标

	10
	冬瓜林
	1小时
	8.36E+01
	25073007
	1.80E+02
	46.42
	达标

	11
	戛洒镇
	1小时
	3.89E+01
	25051707
	1.80E+02
	21.61
	达标

	12
	平寨村
	1小时
	2.37E+01
	25070108
	1.80E+02
	13.14
	达标

	13
	岩村
	1小时
	5.69E+00
	25031913
	1.80E+02
	3.16
	达标

	14
	平田
	1小时
	7.41E+00
	25030908
	1.80E+02
	4.12
	达标

	15
	曼控
	1小时
	4.27E+02
	25070519
	1.80E+02
	236.95
	超标

	16
	金厂村
	1小时
	3.08E+01
	25072107
	1.80E+02
	17.1
	达标

	17
	牛滚塘
	1小时
	4.87E+01
	25080807
	1.80E+02
	27.04
	达标

	18
	邦迈
	1小时
	6.52E+00
	25081610
	1.80E+02
	3.62
	达标

	19
	新寨
	1小时
	5.51E+01
	25080807
	1.80E+02
	30.6
	达标

	20
	达哈村
	1小时
	4.75E+01
	25123109
	1.80E+02
	26.4
	达标

	21
	小麻烂
	1小时
	5.21E+02
	25091605
	1.80E+02
	289.55
	超标

	22
	旧哈
	1小时
	2.88E+01
	25103108
	1.80E+02
	15.97
	达标

	23
	拉博村
	1小时
	9.32E+00
	25103108
	1.80E+02
	5.18
	达标

	24
	四家村
	1小时
	7.90E+00
	25051908
	1.80E+02
	4.39
	达标

	25
	五家村
	1小时
	7.82E+00
	25102008
	1.80E+02
	4.34
	达标

	26
	水塘乡
	1小时
	1.21E+02
	25052501
	1.80E+02
	67.22
	达标

	27
	芭蕉村
	1小时
	1.07E+01
	25103108
	1.80E+02
	5.96
	达标

	28
	南达
	1小时
	8.04E+00
	25103108
	1.80E+02
	4.46
	达标

	29
	大口
	1小时
	8.93E+00
	25052607
	1.80E+02
	4.96
	达标

	30
	现刀
	1小时
	1.70E+02
	25122607
	1.80E+02
	94.7
	达标

	31
	波村
	1小时
	1.16E+01
	25011709
	1.80E+02
	6.46
	达标

	32
	春元
	1小时
	7.07E+00
	25070907
	1.80E+02
	3.93
	达标

	33
	腰村
	1小时
	2.67E+01
	25090807
	1.80E+02
	14.84
	达标

	34
	渔科
	1小时
	5.46E+00
	25070907
	1.80E+02
	3.03
	达标

	35
	者竜乡
	1小时
	5.07E+00
	25121909
	1.80E+02
	2.82
	达标

	36
	峨毛
	1小时
	4.72E+00
	25042409
	1.80E+02
	2.62
	达标

	37
	向阳
	1小时
	8.84E+00
	25090807
	1.80E+02
	4.91
	达标

	38
	六合
	1小时
	4.44E+00
	25080308
	1.80E+02
	2.47
	达标

	39
	把租
	1小时
	6.39E+00
	25080308
	1.80E+02
	3.55
	达标

	40
	转马都
	1小时
	4.06E+00
	25042208
	1.80E+02
	2.26
	达标

	41
	大麦地乡
	1小时
	2.00E+01
	25052703
	1.80E+02
	11.13
	达标

	42
	勐炳
	1小时
	7.94E+00
	25091508
	1.80E+02
	4.41
	达标

	43
	阿宝
	1小时
	6.62E+00
	25072008
	1.80E+02
	3.68
	达标

	44
	哈科底
	1小时
	6.44E+00
	25072008
	1.80E+02
	3.58
	达标

	45
	黑查莫
	1小时
	5.64E+00
	25091508
	1.80E+02
	3.13
	达标

	46
	太和
	1小时
	5.10E+00
	25123010
	1.80E+02
	2.83
	达标

	47
	马家坝
	1小时
	5.75E+00
	25122614
	1.80E+02
	3.2
	达标

	48
	马房
	1小时
	7.15E+00
	25070508
	1.80E+02
	3.97
	达标

	49
	三家村
	1小时
	6.38E+01
	25090807
	1.80E+02
	35.46
	达标

	50
	弯子村
	1小时
	1.55E+02
	25080801
	1.80E+02
	86.23
	达标

	51
	罗柴冲村
	1小时
	8.47E+00
	25122614
	1.80E+02
	4.71
	达标

	52
	腊戛底
	1小时
	5.05E+01
	25092318
	1.80E+02
	28.04
	达标

	53
	哥补村
	1小时
	7.37E+00
	25091508
	1.80E+02
	4.09
	达标

	54
	竹园
	1小时
	2.58E+01
	25081807
	1.80E+02
	14.36
	达标

	55
	明命腊
	1小时
	7.64E+00
	25062313
	1.80E+02
	4.24
	达标

	56
	大平掌
	1小时
	8.60E+01
	25092318
	1.80E+02
	47.78
	达标

	57
	他斗可
	1小时
	8.11E+02
	25060303
	1.80E+02
	450.69
	超标

	58
	太桥
	1小时
	7.72E+00
	25091508
	1.80E+02
	4.29
	达标

	59
	苛苴
	1小时
	8.56E+00
	25072008
	1.80E+02
	4.75
	达标

	60
	老厂
	1小时
	8.81E+00
	25072008
	1.80E+02
	4.89
	达标

	61
	老五斗
	1小时
	6.27E+00
	25072008
	1.80E+02
	3.48
	达标

	62
	新甸
	1小时
	5.49E+00
	25050208
	1.80E+02
	3.05
	达标

	63
	大寨
	1小时
	6.99E+00
	25120109
	1.80E+02
	3.89
	达标

	64
	保和
	1小时
	7.46E+00
	25120109
	1.80E+02
	4.15
	达标

	65
	百达莫
	1小时
	8.79E+00
	25072807
	1.80E+02
	4.88
	达标

	66
	米尺莫
	1小时
	1.10E+01
	25072807
	1.80E+02
	6.13
	达标

	67
	海外
	1小时
	6.03E+00
	25061207
	1.80E+02
	3.35
	达标

	68
	布者
	1小时
	8.05E+00
	25060607
	1.80E+02
	4.47
	达标

	69
	弥勒
	1小时
	9.40E+00
	25112808
	1.80E+02
	5.22
	达标

	70
	西尼
	1小时
	6.68E+01
	25021221
	1.80E+02
	37.12
	达标

	71
	鱼塘
	1小时
	5.32E+00
	25050507
	1.80E+02
	2.96
	达标

	72
	小坝多
	1小时
	4.03E+00
	25051707
	1.80E+02
	2.24
	达标

	73
	曼蚌
	1小时
	6.44E+00
	25072107
	1.80E+02
	3.58
	达标

	74
	青树
	1小时
	7.44E+00
	25072107
	1.80E+02
	4.13
	达标

	75
	峨德
	1小时
	1.99E+01
	25090307
	1.80E+02
	11.07
	达标

	76
	平安
	1小时
	2.52E+02
	25121802
	1.80E+02
	139.73
	超标

	77
	磨刀
	1小时
	2.00E+02
	25051004
	1.80E+02
	111.16
	超标

	78
	达哈
	1小时
	1.44E+01
	25041208
	1.80E+02
	8
	达标

	79
	仓房
	1小时
	6.57E+00
	25050107
	1.80E+02
	3.65
	达标

	80
	那洛
	1小时
	5.33E+00
	25082308
	1.80E+02
	2.96
	达标

	81
	和平
	1小时
	4.47E+00
	25082308
	1.80E+02
	2.48
	达标

	82
	麦地
	1小时
	8.32E+00
	25061707
	1.80E+02
	4.62
	达标

	83
	木厂
	1小时
	6.85E+00
	25072507
	1.80E+02
	3.81
	达标

	84
	网格（-700，-900）
	1小时
	2.33E+03
	25112207
	1.80E+02
	1296.04
	超标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	1小时
	1.34E+01
	25082907
	1.05E+02
	12.72
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	1小时
	1.02E+01
	25050107
	1.05E+02
	9.73
	达标


表7.1-47    非正常SO2小时贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	1
	南恩村
	1小时
	4.02E+01
	25010309
	5.00E+02
	8.03
	达标

	2
	聚兴村
	1小时
	6.89E+01
	25070407
	5.00E+02
	13.78
	达标

	3
	鲁他莫
	1小时
	5.57E+01
	25081807
	5.00E+02
	11.14
	达标

	4
	大红山
	1小时
	1.51E+01
	25092008
	5.00E+02
	3.01
	达标

	5
	四坡斗
	1小时
	1.81E+01
	25051507
	5.00E+02
	3.62
	达标

	6
	大田
	1小时
	6.66E+00
	25072107
	5.00E+02
	1.33
	达标

	7
	东磨村
	1小时
	1.53E+01
	25041208
	5.00E+02
	3.07
	达标

	8
	新村
	1小时
	1.03E+01
	25050107
	5.00E+02
	2.07
	达标

	9
	南蚌
	1小时
	9.70E+00
	25051707
	5.00E+02
	1.94
	达标

	10
	冬瓜林
	1小时
	3.41E+01
	25073007
	5.00E+02
	6.82
	达标

	11
	戛洒镇
	1小时
	2.05E+01
	25101604
	5.00E+02
	4.1
	达标

	12
	平寨村
	1小时
	1.03E+01
	25070108
	5.00E+02
	2.05
	达标

	13
	岩村
	1小时
	4.47E+00
	25050307
	5.00E+02
	0.89
	达标

	14
	平田
	1小时
	6.08E+00
	25050307
	5.00E+02
	1.22
	达标

	15
	曼控
	1小时
	1.74E+02
	25070519
	5.00E+02
	34.83
	达标

	16
	金厂村
	1小时
	1.26E+01
	25072107
	5.00E+02
	2.51
	达标

	17
	牛滚塘
	1小时
	1.99E+01
	25080807
	5.00E+02
	3.98
	达标

	18
	邦迈
	1小时
	3.02E+00
	25081907
	5.00E+02
	0.6
	达标

	19
	新寨
	1小时
	2.25E+01
	25080807
	5.00E+02
	4.5
	达标

	20
	达哈村
	1小时
	2.01E+01
	25123109
	5.00E+02
	4.02
	达标

	21
	小麻烂
	1小时
	2.13E+02
	25091605
	5.00E+02
	42.57
	达标

	22
	旧哈
	1小时
	1.21E+01
	25103108
	5.00E+02
	2.43
	达标

	23
	拉博村
	1小时
	4.08E+00
	25103108
	5.00E+02
	0.82
	达标

	24
	四家村
	1小时
	3.41E+00
	25103108
	5.00E+02
	0.68
	达标

	25
	五家村
	1小时
	3.73E+00
	25102008
	5.00E+02
	0.75
	达标

	26
	水塘乡
	1小时
	4.94E+01
	25052501
	5.00E+02
	9.88
	达标

	27
	芭蕉村
	1小时
	4.58E+00
	25103108
	5.00E+02
	0.92
	达标

	28
	南达
	1小时
	3.46E+00
	25103108
	5.00E+02
	0.69
	达标

	29
	大口
	1小时
	3.78E+00
	25052607
	5.00E+02
	0.76
	达标

	30
	现刀
	1小时
	6.96E+01
	25122607
	5.00E+02
	13.92
	达标

	31
	波村
	1小时
	4.75E+00
	25011709
	5.00E+02
	0.95
	达标

	32
	春元
	1小时
	2.99E+00
	25070907
	5.00E+02
	0.6
	达标

	33
	腰村
	1小时
	1.09E+01
	25090807
	5.00E+02
	2.18
	达标

	34
	渔科
	1小时
	2.34E+00
	25121909
	5.00E+02
	0.47
	达标

	35
	者竜乡
	1小时
	2.12E+00
	25071208
	5.00E+02
	0.42
	达标

	36
	峨毛
	1小时
	1.99E+00
	25042409
	5.00E+02
	0.4
	达标

	37
	向阳
	1小时
	3.61E+00
	25090807
	5.00E+02
	0.72
	达标

	38
	六合
	1小时
	1.88E+00
	25080308
	5.00E+02
	0.38
	达标

	39
	把租
	1小时
	2.73E+00
	25080308
	5.00E+02
	0.55
	达标

	40
	转马都
	1小时
	1.82E+00
	25042208
	5.00E+02
	0.36
	达标

	41
	大麦地乡
	1小时
	8.18E+00
	25052703
	5.00E+02
	1.64
	达标

	42
	勐炳
	1小时
	3.51E+00
	25091508
	5.00E+02
	0.7
	达标

	43
	阿宝
	1小时
	3.01E+00
	25072008
	5.00E+02
	0.6
	达标

	44
	哈科底
	1小时
	2.68E+00
	25072008
	5.00E+02
	0.54
	达标

	45
	黑查莫
	1小时
	2.38E+00
	25091508
	5.00E+02
	0.48
	达标

	46
	太和
	1小时
	2.20E+00
	25123010
	5.00E+02
	0.44
	达标

	47
	马家坝
	1小时
	2.39E+00
	25122614
	5.00E+02
	0.48
	达标

	48
	马房
	1小时
	3.06E+00
	25070508
	5.00E+02
	0.61
	达标

	49
	三家村
	1小时
	2.61E+01
	25090807
	5.00E+02
	5.21
	达标

	50
	弯子村
	1小时
	6.34E+01
	25080801
	5.00E+02
	12.68
	达标

	51
	罗柴冲村
	1小时
	3.53E+00
	25122614
	5.00E+02
	0.71
	达标

	52
	腊戛底
	1小时
	2.06E+01
	25092318
	5.00E+02
	4.12
	达标

	53
	哥补村
	1小时
	3.62E+00
	25091508
	5.00E+02
	0.72
	达标

	54
	竹园
	1小时
	1.06E+01
	25081807
	5.00E+02
	2.11
	达标

	55
	明命腊
	1小时
	9.77E+00
	25011209
	5.00E+02
	1.95
	达标

	56
	大平掌
	1小时
	3.51E+01
	25092318
	5.00E+02
	7.02
	达标

	57
	他斗可
	1小时
	3.31E+02
	25060303
	5.00E+02
	66.25
	达标

	58
	太桥
	1小时
	3.55E+00
	25091508
	5.00E+02
	0.71
	达标

	59
	苛苴
	1小时
	3.86E+00
	25072008
	5.00E+02
	0.77
	达标

	60
	老厂
	1小时
	4.11E+00
	25072008
	5.00E+02
	0.82
	达标

	61
	老五斗
	1小时
	2.76E+00
	25022109
	5.00E+02
	0.55
	达标

	62
	新甸
	1小时
	2.61E+00
	25120109
	5.00E+02
	0.52
	达标

	63
	大寨
	1小时
	3.25E+00
	25120109
	5.00E+02
	0.65
	达标

	64
	保和
	1小时
	3.22E+00
	25120109
	5.00E+02
	0.64
	达标

	65
	百达莫
	1小时
	3.68E+00
	25072807
	5.00E+02
	0.74
	达标

	66
	米尺莫
	1小时
	4.95E+00
	25072807
	5.00E+02
	0.99
	达标

	67
	海外
	1小时
	2.51E+00
	25122309
	5.00E+02
	0.5
	达标

	68
	布者
	1小时
	3.40E+00
	25060607
	5.00E+02
	0.68
	达标

	69
	弥勒
	1小时
	4.02E+00
	25112808
	5.00E+02
	0.8
	达标

	70
	西尼
	1小时
	2.73E+01
	25021221
	5.00E+02
	5.46
	达标

	71
	鱼塘
	1小时
	2.22E+00
	25050507
	5.00E+02
	0.44
	达标

	72
	小坝多
	1小时
	1.65E+00
	25051707
	5.00E+02
	0.33
	达标

	73
	曼蚌
	1小时
	2.63E+00
	25072107
	5.00E+02
	0.53
	达标

	74
	青树
	1小时
	3.04E+00
	25072107
	5.00E+02
	0.61
	达标

	75
	峨德
	1小时
	8.14E+00
	25090307
	5.00E+02
	1.63
	达标

	76
	平安
	1小时
	1.03E+02
	25121802
	5.00E+02
	20.54
	达标

	77
	磨刀
	1小时
	8.17E+01
	25051004
	5.00E+02
	16.34
	达标

	78
	达哈
	1小时
	6.14E+00
	25041208
	5.00E+02
	1.23
	达标

	79
	仓房
	1小时
	3.09E+00
	25062607
	5.00E+02
	0.62
	达标

	80
	那洛
	1小时
	2.72E+00
	25050307
	5.00E+02
	0.54
	达标

	81
	和平
	1小时
	2.15E+00
	25050307
	5.00E+02
	0.43
	达标

	82
	麦地
	1小时
	3.69E+00
	25061707
	5.00E+02
	0.74
	达标

	83
	木厂
	1小时
	2.95E+00
	25072507
	5.00E+02
	0.59
	达标

	84
	网格
（-900，-700）
	1小时
	9.53E+02
	25112207
	5.00E+02
	190.53
	超标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	1小时
	7.75E+00
	25072607
	1.50E+02
	5.17
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	1小时
	4.61E+00
	25050107
	1.50E+02
	3.08
	达标


表7.1-48    非正常NO2小时贡献质量浓度预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m^3)
	占标率%
	是否超标

	1
	南恩村
	1小时
	1.05E+01
	25032910
	2.00E+02
	5.24
	达标

	2
	聚兴村
	1小时
	1.02E+01
	25101811
	2.00E+02
	5.12
	达标

	3
	鲁他莫
	1小时
	4.22E+01
	25081807
	2.00E+02
	21.11
	达标

	4
	大红山
	1小时
	1.03E+01
	25081508
	2.00E+02
	5.16
	达标

	5
	四坡斗
	1小时
	1.32E+01
	25051507
	2.00E+02
	6.6
	达标

	6
	大田
	1小时
	5.05E+00
	25072107
	2.00E+02
	2.52
	达标

	7
	东磨村
	1小时
	1.10E+01
	25041208
	2.00E+02
	5.5
	达标

	8
	新村
	1小时
	7.52E+00
	25041208
	2.00E+02
	3.76
	达标

	9
	南蚌
	1小时
	7.11E+00
	25051707
	2.00E+02
	3.56
	达标

	10
	冬瓜林
	1小时
	2.59E+01
	25073007
	2.00E+02
	12.93
	达标

	11
	戛洒镇
	1小时
	1.20E+01
	25051707
	2.00E+02
	6.02
	达标

	12
	平寨村
	1小时
	7.31E+00
	25070108
	2.00E+02
	3.66
	达标

	13
	岩村
	1小时
	1.76E+00
	25031913
	2.00E+02
	0.88
	达标

	14
	平田
	1小时
	2.29E+00
	25030908
	2.00E+02
	1.15
	达标

	15
	曼控
	1小时
	1.18E+02
	25070519
	2.00E+02
	59.16
	达标

	16
	金厂村
	1小时
	9.53E+00
	25072107
	2.00E+02
	4.76
	达标

	17
	牛滚塘
	1小时
	1.51E+01
	25080807
	2.00E+02
	7.53
	达标

	18
	邦迈
	1小时
	2.02E+00
	25081610
	2.00E+02
	1.01
	达标

	19
	新寨
	1小时
	1.71E+01
	25080807
	2.00E+02
	8.53
	达标

	20
	达哈村
	1小时
	1.47E+01
	25123109
	2.00E+02
	7.35
	达标

	21
	小麻烂
	1小时
	1.29E+02
	25091605
	2.00E+02
	64.48
	达标

	22
	旧哈
	1小时
	8.90E+00
	25103108
	2.00E+02
	4.45
	达标

	23
	拉博村
	1小时
	2.88E+00
	25103108
	2.00E+02
	1.44
	达标

	24
	四家村
	1小时
	2.44E+00
	25051908
	2.00E+02
	1.22
	达标

	25
	五家村
	1小时
	2.41E+00
	25102008
	2.00E+02
	1.21
	达标

	26
	水塘乡
	1小时
	3.75E+01
	25052501
	2.00E+02
	18.73
	达标

	27
	芭蕉村
	1小时
	3.32E+00
	25103108
	2.00E+02
	1.66
	达标

	28
	南达
	1小时
	2.49E+00
	25103108
	2.00E+02
	1.24
	达标

	29
	大口
	1小时
	2.76E+00
	25052607
	2.00E+02
	1.38
	达标

	30
	现刀
	1小时
	5.28E+01
	25122607
	2.00E+02
	26.38
	达标

	31
	波村
	1小时
	3.60E+00
	25011709
	2.00E+02
	1.8
	达标

	32
	春元
	1小时
	2.19E+00
	25070907
	2.00E+02
	1.09
	达标

	33
	腰村
	1小时
	8.27E+00
	25090807
	2.00E+02
	4.14
	达标

	34
	渔科
	1小时
	1.69E+00
	25070907
	2.00E+02
	0.84
	达标

	35
	者竜乡
	1小时
	1.57E+00
	25121909
	2.00E+02
	0.78
	达标

	36
	峨毛
	1小时
	1.46E+00
	25042409
	2.00E+02
	0.73
	达标

	37
	向阳
	1小时
	2.74E+00
	25090807
	2.00E+02
	1.37
	达标

	38
	六合
	1小时
	1.37E+00
	25080308
	2.00E+02
	0.69
	达标

	39
	把租
	1小时
	1.98E+00
	25080308
	2.00E+02
	0.99
	达标

	40
	转马都
	1小时
	1.26E+00
	25042208
	2.00E+02
	0.63
	达标

	41
	大麦地乡
	1小时
	6.20E+00
	25052703
	2.00E+02
	3.1
	达标

	42
	勐炳
	1小时
	2.45E+00
	25091508
	2.00E+02
	1.23
	达标

	43
	阿宝
	1小时
	2.05E+00
	25072008
	2.00E+02
	1.02
	达标

	44
	哈科底
	1小时
	1.99E+00
	25072008
	2.00E+02
	1
	达标

	45
	黑查莫
	1小时
	1.75E+00
	25091508
	2.00E+02
	0.87
	达标

	46
	太和
	1小时
	1.58E+00
	25123010
	2.00E+02
	0.79
	达标

	47
	马家坝
	1小时
	1.78E+00
	25122614
	2.00E+02
	0.89
	达标

	48
	马房
	1小时
	2.21E+00
	25070508
	2.00E+02
	1.1
	达标

	49
	三家村
	1小时
	1.98E+01
	25090807
	2.00E+02
	9.88
	达标

	50
	弯子村
	1小时
	4.81E+01
	25080801
	2.00E+02
	24.03
	达标

	51
	罗柴冲村
	1小时
	2.62E+00
	25122614
	2.00E+02
	1.31
	达标

	52
	腊戛底
	1小时
	1.56E+01
	25092318
	2.00E+02
	7.81
	达标

	53
	哥补村
	1小时
	2.27E+00
	25091508
	2.00E+02
	1.14
	达标

	54
	竹园
	1小时
	8.00E+00
	25081807
	2.00E+02
	4
	达标

	55
	明命腊
	1小时
	2.36E+00
	25062313
	2.00E+02
	1.18
	达标

	56
	大平掌
	1小时
	2.66E+01
	25092318
	2.00E+02
	13.31
	达标

	57
	他斗可
	1小时
	1.42E+02
	25060303
	2.00E+02
	70.79
	达标

	58
	太桥
	1小时
	2.39E+00
	25091508
	2.00E+02
	1.19
	达标

	59
	苛苴
	1小时
	2.64E+00
	25072008
	2.00E+02
	1.32
	达标

	60
	老厂
	1小时
	2.72E+00
	25072008
	2.00E+02
	1.36
	达标

	61
	老五斗
	1小时
	1.94E+00
	25072008
	2.00E+02
	0.97
	达标

	62
	新甸
	1小时
	1.70E+00
	25050208
	2.00E+02
	0.85
	达标

	63
	大寨
	1小时
	2.16E+00
	25120109
	2.00E+02
	1.08
	达标

	64
	保和
	1小时
	2.31E+00
	25120109
	2.00E+02
	1.15
	达标

	65
	百达莫
	1小时
	2.72E+00
	25072807
	2.00E+02
	1.36
	达标

	66
	米尺莫
	1小时
	3.41E+00
	25072807
	2.00E+02
	1.7
	达标

	67
	海外
	1小时
	1.87E+00
	25061207
	2.00E+02
	0.93
	达标

	68
	布者
	1小时
	2.49E+00
	25060607
	2.00E+02
	1.25
	达标

	69
	弥勒
	1小时
	2.91E+00
	25112808
	2.00E+02
	1.45
	达标

	70
	西尼
	1小时
	2.07E+01
	25021221
	2.00E+02
	10.34
	达标

	71
	鱼塘
	1小时
	1.65E+00
	25050507
	2.00E+02
	0.82
	达标

	72
	小坝多
	1小时
	1.25E+00
	25051707
	2.00E+02
	0.62
	达标

	73
	曼蚌
	1小时
	1.99E+00
	25072107
	2.00E+02
	1
	达标

	74
	青树
	1小时
	2.30E+00
	25072107
	2.00E+02
	1.15
	达标

	75
	峨德
	1小时
	6.17E+00
	25090307
	2.00E+02
	3.08
	达标

	76
	平安
	1小时
	7.79E+01
	25121802
	2.00E+02
	38.93
	达标

	77
	磨刀
	1小时
	6.19E+01
	25051004
	2.00E+02
	30.97
	达标

	78
	达哈
	1小时
	4.45E+00
	25041208
	2.00E+02
	2.23
	达标

	79
	仓房
	1小时
	2.03E+00
	25050107
	2.00E+02
	1.02
	达标

	80
	那洛
	1小时
	1.65E+00
	25082308
	2.00E+02
	0.82
	达标

	81
	和平
	1小时
	1.38E+00
	25082308
	2.00E+02
	0.69
	达标

	82
	麦地
	1小时
	2.57E+00
	25061707
	2.00E+02
	1.29
	达标

	83
	木厂
	1小时
	2.12E+00
	25072507
	2.00E+02
	1.06
	达标

	84
	网格（-900，-700）
	1小时
	4.01E+02
	25112207
	2.00E+02
	200.6
	超标

	85
	云南哀牢山国家自然保护区
	1小时
	4.13E+00
	25082907
	2.00E+02
	2.07
	达标

	86
	新平县级自然保护区
	1小时
	3.16E+00
	25050107
	2.00E+02
	1.58
	达标


非正常工况下，TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2网格点及部分关心点浓度出现超标，对周边的区域大气环境影响较大，为减小项目应非正常排放对周边环境的影响，本次环评提出如下措施：
（1）建设单位在运营中应成立专门的环境管理部门，实行专人专管，保证各环保设施的正常运行，尽量避免非正常工况的发生。
（2）建设单位应制定非正常控制的应急预案，一旦发生非正常工况，应第一时间确定非正常发生源，必要时关停生产设备；并第一时间采取修复措施，避免污染物长时间非正常排放。
（3）建设单位应加强管理和设备维护，杜绝非正常排放发生；一旦废气处理设施发生故障，应立即停止生产，并进行检修，待设施恢复正常工作再恢复生产。
综上所述，由于非正常工况出现的时间较短，对区域环境空气质量产生的影响只是暂时的，建设单位应采取措施，尽量避免该情况的发生。
7.1.4厂界污染物预测与分析
本项目预测因子为本项目排放的、有厂界排放标准的污染物，即颗粒物、SO2、NH3、H2S；根据工程分析，由于项目NH3、H2S产生量小，未定量计算，因此本次厂界预测因子为颗粒物、SO2。
本次预测采用顺时针沿着厂界均匀设置10个厂界预测点，把预测点网格输入AERMOD模式软件中进行预测，采用大气无组织排放监控点进行监控浓度评价算，厂界预测点如下图：
[image: QQ20260402-104100 拷贝11]
图7.1-25  厂界预测点分布图
各厂界的影响预测结果见下表。
表7.1-49  项目全厂厂界污染物浓度预测表
	污染物
	点名称
	点坐标(x或r,y或a)
	浓度类型
	浓度增量(mg/m^3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(mg/m^3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	颗粒物
	1#厂界
	224,-47
	1小时
	1.25E-01
	25062607
	1.00E+00
	12.50 
	达标

	
	2#厂界
	113,-259
	1小时
	2.87E-01
	25120204
	1.00E+00
	28.70 
	达标

	
	3#厂界
	-77,-309
	1小时
	1.18E-01
	25050307
	1.00E+00
	11.80 
	达标

	
	4#厂界
	-162,-455
	1小时
	1.01E-01
	25050307
	1.00E+00
	10.10 
	达标

	
	5#厂界
	-529,-66
	1小时
	1.03E-01
	25072607
	1.00E+00
	10.30 
	达标

	
	6#厂界
	-348,-66
	1小时
	1.02E-01
	25072607
	1.00E+00
	10.20 
	达标

	
	7#厂界
	-282,20
	1小时
	1.25E-01
	25072607
	1.00E+00
	12.50 
	达标

	
	8#厂界
	-225,146
	1小时
	2.33E-01
	25072607
	1.00E+00
	23.30 
	达标

	
	9#厂界
	28,203
	1小时
	1.91E-01
	25071907
	1.00E+00
	19.10 
	达标

	
	10#厂界
	192,127
	1小时
	1.60E-01
	25050307
	1.00E+00
	16.00 
	达标

	SO2
	1#厂界
	224,-47
	1小时
	5.77E-02
	25070407
	4.00E-01
	14.43 
	达标

	
	2#厂界
	113,-259
	1小时
	5.61E-02
	25072608
	4.00E-01
	14.03 
	达标

	
	3#厂界
	-77,-309
	1小时
	5.69E-02
	25073007
	4.00E-01
	14.23 
	达标

	
	4#厂界
	-162,-455
	1小时
	6.18E-02
	25062607
	4.00E-01
	15.45 
	达标

	
	5#厂界
	-529,-66
	1小时
	1.03E-01
	25072607
	4.00E-01
	25.75 
	达标

	
	6#厂界
	-348,-66
	1小时
	1.08E-01
	25072607
	4.00E-01
	27.00 
	达标

	
	7#厂界
	-282,20
	1小时
	2.45E-01
	25072607
	4.00E-01
	61.25 
	达标

	
	8#厂界
	-225,146
	1小时
	7.58E-02
	25010309
	4.00E-01
	18.95 
	达标

	
	9#厂界
	28,203
	1小时
	1.39E-01
	25011209
	4.00E-01
	34.75 
	达标

	
	10#厂界
	192,127
	1小时
	4.35E-02
	25071708
	4.00E-01
	10.88 
	达标

	NH3
	1#厂界
	224,-47
	1小时
	4.14E-03
	25051607
	1.50E+00
	0.28 
	达标

	
	2#厂界
	113,-259
	1小时
	3.34E-02
	25090721
	1.50E+00
	2.23 
	达标

	
	3#厂界
	-77,-309
	1小时
	1.75E-02
	25072608
	1.50E+00
	1.17 
	达标

	
	4#厂界
	-162,-455
	1小时
	1.57E-02
	25062607
	1.50E+00
	1.05 
	达标

	
	5#厂界
	-529,-66
	1小时
	5.40E-03
	25011709
	1.50E+00
	0.36 
	达标

	
	6#厂界
	-348,-66
	1小时
	6.78E-03
	25011709
	1.50E+00
	0.45 
	达标

	
	7#厂界
	-282,20
	1小时
	9.48E-03
	25092318
	1.50E+00
	0.63 
	达标

	
	8#厂界
	-225,146
	1小时
	1.38E-02
	25091504
	1.50E+00
	0.92 
	达标

	
	9#厂界
	28,203
	1小时
	8.71E-03
	25032003
	1.50E+00
	0.58 
	达标

	
	10#厂界
	192,127
	1小时
	5.70E-03
	25011209
	1.50E+00
	0.38 
	达标

	SO2
	1#厂界
	224,-47
	1小时
	1.57E-04
	25051607
	6.00E-02
	0.26 
	达标

	
	2#厂界
	113,-259
	1小时
	1.21E-03
	25090721
	6.00E-02
	2.02 
	达标

	
	3#厂界
	-77,-309
	1小时
	6.75E-04
	25072608
	6.00E-02
	1.13 
	达标

	
	4#厂界
	-162,-455
	1小时
	6.62E-04
	25062607
	6.00E-02
	1.10 
	达标

	
	5#厂界
	-529,-66
	1小时
	2.11E-04
	25011709
	6.00E-02
	0.35 
	达标

	
	6#厂界
	-348,-66
	1小时
	2.80E-04
	25011709
	6.00E-02
	0.47 
	达标

	
	7#厂界
	-282,20
	1小时
	3.63E-04
	25092318
	6.00E-02
	0.61 
	达标

	
	8#厂界
	-225,146
	1小时
	5.60E-04
	25091504
	6.00E-02
	0.93 
	达标

	
	9#厂界
	28,203
	1小时
	3.15E-04
	25032003
	6.00E-02
	0.53 
	达标

	
	10#厂界
	192,127
	1小时
	2.37E-04
	25011209
	6.00E-02
	0.40 
	达标


根据上述预测及分析结果表明：项目厂界无组织颗粒物、SO2满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织浓度限值要求；厂界无组织氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中无组织排放二级标准。
7.1.5大气环境防护距离计算
本项目大气评价等级定为一级，按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.7.5要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。
本次使用AERMOD进一步预测，项目污染物浓度网格点出现超标。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.8.5要求“采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源（改建、扩建项目应包括全厂现有污染源）对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。在地图上标注从厂界其所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，已自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。”
本次参照导则要求，将本项目所有污染源进行预测，采取有短期环境质量标准的SO2、TSP、PM10、PM2.5、氨、硫化氢进行预测，其中TSP、PM10、PM2.5、取日均浓度，SO2、NO2取小时及日均浓度，氨、硫化氢小时值，评价以厂区中心5000m×5000m作为网格区域，取50m×50m的等间距网格，网格共10204个点。预测结果如下表。
表7.1-50  大气环境防护距离预测表
	污染物
	坐标
	时段
	网格点贡献值（mg/m^3）
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准（mg/m^3）
	占标率
	是否达标

	
	
	
	
	
	
	
	

	SO2
	-500,-350
	小时值
	5.23E-01
	25020904
	5.00E-01
	104.5
	超标

	
	1150,-700
	日平均
	5.21E-02
	250121
	1.50E-01
	34.73
	达标

	NO2
	-800,-650
	小时值
	2.28E-01
	25062706
	2.00E-01
	113.94
	超标

	
	1150,-700
	日平均
	3.22E-02
	250121
	8.00E-02
	40.24
	达标

	TSP
	600,400
	日平均
	1.86E-01
	250130
	3.00E-01
	62.06
	达标

	PM10
	600,400
	日平均
	5.69E-02
	250130
	1.20E-01
	47.45
	达标

	PM2.5
	600,400
	日平均
	2.79E-02
	250130
	6.00E-02
	46.58
	达标

	NH3
	50,-450
	小时值
	1.53E-01
	25092506
	2.00E-01
	76.44
	达标

	H2S
	50,-450
	小时值
	6.58E-03
	25092506
	1.00E-02
	65.75
	达标


根据以上预测结果，项目建成后所排放污染物SO2、NO2的小时最大落地浓度均＞100%；其余的TSP、PM10、PM2.5、NH3、H2S的最大短期落地浓度均＜100%。
（1）SO2厂界外最大小时落地浓度为5.23E-01mg/m3，占标率104.5%，超标最远距离为21m，超标区域位于项目西南侧，SO2超标区域详见下图。
[image: ]
图7.1-26  SO2小时浓度超标区域范围图
（1）NO2厂界外最大小时落地浓度为2.28E-011mg/m3，占标率113.94%，超标区域位于项目西南侧，其中最远超标点坐标为（-1250，200），位于项目西侧，距离西侧厂界700m；NO2超标区域详见下图。

[image: ]
图7.1-27   NO2小时浓度超标区域范围图
（5）大气环境防护距离设定
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.8.5要求“采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源（改建、扩建项目应包括全厂现有污染源）对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。在地图上标注从厂界其所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，已自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。”；
根据预测项目建成运营后，项目需沿厂界（总厂界）外延700m作为大气环境防护距离；具体如下图。
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图7.1-28  大气防护环境防护距离图
本制糖项目与“已批复项目”处于同一地块，根据“已批复项目”项目环境影响报告书，“已批复项目”在总厂界东侧划定了700m的大气防护距，同时以纸浆生产装置（蒸煮工段、苛化工段、洗选漂工段）外扩600m设置卫生防护距离；通过本次预测大气防护距离结果与“已批复项目”防护距离对比可知，“已批复项目”设置的防护距离位于本次预测的大气环境防护距离之内；因此，本项目实施后，全厂的大气防护距离以本次预测结果为准。即沿厂界（总厂界）外延700m作为大气环境防护距离。
根据现场勘查，项目厂界（总厂界）外西北面65.03m为南恩村，南面138.6m为聚兴村，均位于防护距离范围内，须对南恩村、聚兴村进行搬迁；目前新平县政府已出具南恩村和聚兴村搬迁实施方案，在以上搬迁完成后，项目设置的大气防护距离范围内无关心点分布。同时本次环评提出，严禁在项目大气环境防护距离范围内新建学校、居民点等保护目标，建设单位应加强环境管理，发现上述情况，应立即向相关部门报告说明情况。
[bookmark: _Toc26398]7.1.6交通运输源影响简要分析
根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2 2018）的要求，对拟建项目交通运输源的影响作简要分析。
项目大宗物料采用汽车运输。建设单位需加强场内运输的检查及管理，避免输送管道损坏导致粉尘逸散，在运输过程中使用封闭车厢或苫盖严密，装卸车时采取加湿等抑尘措施，物料输送落料点等配备集气罩和除尘设施，料场出口设置车轮和车身清洗设施。厂区道路应硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。运输汽车全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车，尽量减少汽车尾气排放，建设单位及运输单位在物料运输过程中应加强管理，注意按照有关要求做好抑尘工作，合理安排运输路线，采取各种综合手段进一步降低交通运输源的影响。
经过上述措施后，项目大宗物料在运输过程中产生的污染物对周围环境影响较小。
7.1.7减缓对环境影响对策措施
（1）本项目除尘设施采用布袋除尘器，收尘布袋有一定的使用寿命，因此为保证达标排放，收尘布袋应定期更换。
（2）布袋除尘器会因袋子的破损、漏风和糊袋均可能导致非正常排放，对大气环境影响较大，对此应引起高度重视。因此，必须严格对收尘设施的维护和管理，从加强管理入手，杜绝非正常排放的发生。
（3）在工艺设计中尽可能的采用散尘量较少的辅助设备和运输设备，并布置紧凑，减少转运次数，降低物料落差。
（4）加强管理，定期检查设施设备，及时更换维修损坏的生产设备、废气处理系统及送风系统，提高生产设备的密闭性能，最大限度减小无组织排放量。
（5）按照国家有关规定，结合实际情况，设置安全环保科，配2-3名专职管理人员，在厂长统一领导下负责全厂的环保工作，加强环境管理和环境监督，进行常规环境监测。
7.1.7运营期污染物排核算
（1）有组织排污量核算
表 7.1-51  本项目大气污染物有组织排放量核算表
	排放源编号及名称
	污染物
	污染物排放

	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放量

	
	
	
	kg/h
	t/a

	一般排放口

	DA010
	干燥、筛分、包装废气
	颗粒物
	4.17
	0.04
	0.16

	一般排口合计
	颗粒物
	0.16

	主要排放口

	DA003
	锅炉和碱炉废气（依托）
	颗粒物
	24.98
	8.2
	12.10

	
	
	SO2
	119.56
	39.24
	68.50

	
	
	NO2
	134.28
	44.07
	43.23

	
	
	氨气
	5.30
	1.74
	3.49

	
	
	汞及其化合物
	0.0033
	0.00108
	0.0022

	主要排口合计
	颗粒物
	12.10

	
	SO2
	68.50

	
	NO2
	43.23

	
	氨气
	3.49

	
	汞及其化合物
	0.0022

	注：DA003废气排口的排放量为本制糖项目新增的排放量。


（2）无组织排污量核算
表  7.1-52  本项目大气污染物无组织排放量核算表
	排放口编号及名称
	产污环节
	污染物
	治理措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量(t/a)

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值
	

	甘蔗卸料无组织
	预处理及压榨车间
	颗粒物
	加强管理，尽量降低卸料高度，减少原料甘蔗含沙量
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值
	1.0mg/m3
	0.5

	石灰消和机投料
	石灰乳化间
	颗粒物
	
	
	1.0mg/m3
	/

	硫熏无组织
	制炼车间
	SO2
	车间封闭，采用密闭消和设备
	
	0.4mg/m3
	3.34

	滤泥间无组织
	制炼车间
	恶臭
	车间封闭，密闭设备，加强管理
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准
	20（无量纲）
	/

	
	
	NH3
	
	
	1.5mg/m3
	/

	
	
	H2S
	
	
	0.06mg/m3
	/

	干燥和包装无组织
	装包处理间
	颗粒物
	车间封闭，及时外运，减少存放时间
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值
	1.0mg/m3
	/

	合计
	颗粒物
	0.5

	
	SO2
	3.34

	
	NH3
	/

	
	H2S
	/


（3）大气污染源合计
表 7.1-53  本项目大气污染物年排放核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	12.67

	2
	SO2
	71.8

	3
	NO2
	43.23

	4
	NH3
	3.49

	5
	H2S
	/

	6
	汞及其化合物
	0.0022


7.1.8小结
[bookmark: _Toc415215249][bookmark: _Toc479759515][bookmark: _Toc290022406][bookmark: _Toc477536456][bookmark: _Toc422438544][bookmark: _Toc482746698][bookmark: _Toc410793981][bookmark: _Toc413862578][bookmark: _Toc421287840][bookmark: _Toc314679935][bookmark: _Toc475335260]拟建项目所在地2025年为环境空气质量达标区，对应的环境功能区包括一类区、二类区。根据导则10.1条，结合项目实际，在大气环境防护距离以外，有如下判断：
1）一类区、二类区新增污染源正常排放下污染物短期贡献浓度最大占标率均≤100%。
2）二类区新增污染源正常排放下污染物年均贡献浓度最大占标率均≤30%；一类区新增污染源正常排放下污染物年均贡献浓度最大占标率均≤10%。
3）项目所排放的污染物中，基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5在消减、叠加后满足相应环境空气质量标准要求；其他污染物TSP、氨、硫化氢、汞及其化合物消减、叠加后满足相应环境空气质量标准要求。综上所述，本评价认为拟建项目对大气环境的影响可以接受。
4）根据预测，非正常条件下，TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2网格点及部分关心点浓度出现超标，由于非正常工况出现的时间较短，对区域环境空气质量产生的影响只是暂时的，建设单位应采取措施，尽量避免该情况的发生。
5）厂界无组织颗粒物、SO2、氨气、硫化氢的1小时贡献浓度最大值满足厂界无组织浓度限值要求。
6）根据预测项目建成运营后，项目沿厂界（总厂界）外延700m作为大气环境防护距离；根据现场勘查，在划定的大气防护距离范围内分布有南恩村、聚兴村；目前新平县政府已出具南恩村和聚兴村搬迁实施方案，在以上搬迁完成后，项目设置的大气防护距离范围内无关心点分布。同时本次环评提出，严禁在项目大气环境防护距离范围内新建学校、居民点等保护目标，建设单位应加强环境管理，发现上述情况，应立即向相关部门报告说明情况。
7）报告书要求项目在投入运行后，在生产运行中必须确保各废气治理设施正常运转，确保按设计的除尘效率和收集效率运行，保证达标排放，杜绝非正常排放。
综上所述，本评价认为拟建项目对大气环境的影响可以接受。
7.1.9环境空气影响自查表
表  7.1-54 建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级
	三级

	
	评价范围
	边长=50km
	边长5~50km
	边长=5km

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a
	500~2000t/a
	＜500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO 、O3）
其他污染物（TSP、H2S、NH3、汞及其化合物）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准
	附录D
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区
	二类区
	一类区和二类区

	
	评价基准年
	（2025）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源
现有污染源
	拟替代的污染源
	其他在建、拟建项目污染源
	区域污染源

	大气环境影响评价
	预测模式
	AREMOD

	ADMS

	AUSTAL2000

	EDMS/AEDT

	CALPUFF

	网络模型
	其他


	
	预测范围
	边长=50km
	边长5~50km
	边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（TSP、PM10、PM2.5、NO2、SO2、H2S、NH3、汞及其化合物）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率＞100%

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%
	C本项目最大占标率＞10%

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	C本项目最大占标率＞30%

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长
（1）h
	C非正常占标率≤100%
	C非正常占标率＞100%

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标
	C叠加不达标

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%
	k＞-20%

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子（颗粒物、NOx、SO2、NH3、H2S、汞及其化合物）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测

	环境监测计划
	环境质量监测
	监测因子（TSP、NH3、H2S、汞及其化合物）
	监测点位数（1）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受不可以接受

	
	大气环境防护距离
	距厂界最远（700）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（71.8）t/a
	NOx：（43.23）t/a
	颗粒物：（12.67）t/a
	VOVs：（0）t/a

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项目


[bookmark: _Toc23666]7.2地表水环境影响分析
项目主要废水为生产废水、生活污水，废（污）水收集后，排入《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》污水处理站进行处理达标后，由污水处理站排口排放至戛洒江，排放方式为间接排放，因此确定项目地表水评价等级为三级B；根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价主要评价内容包括：
a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。
b）依托污水处理设施的环境可行性评价。
[bookmark: _Toc3644]7.2.1项目废水污染物产生情况
项目为制糖项目，废水主要为冷却系统的排污废水、生产线剩余的汽凝水、实验室废水、地坪清洗废水、洗罐废水、生活污水等，根据工程分析，项目废水产生量详见下表。
表7.2-1  拟建项目废水产生量情况表
	编号
	废水名称
	产生时段及废水量(m3/d)
	主要污染物及水质
	治理措施

	
	
	榨季废水量
	非榨季废水量
	
	

	W1
	冷却循环系统的排污水
	设备冷却水循环系统排污水
	41.58
	0
	COD：350mg/L 、BOD：200mg/L、SS≤50mg/L、氨氮≤0.5mg/L、总磷≤0.2mg/L、色度≤30mg/L、总氮≤1.2mg/L
	依托制浆造纸厂污水处理站

	
	
	冷凝器冷却水循环系统排污水
	216.25
	0
	
	

	
	
	冷凝尾汽水冷却循环系统排污
	91.39
	0
	COD：80mg/L 、BOD：40mg/L、SS≤70mg/L、氨氮≤0.5mg/L、总磷≤0.2mg/L、色度≤30mg/L、总氮≤1.2mg/L
	

	W2
	剩余汽凝水
	684.31
	0
	COD：1500mg/L、BOD：850mg/L、SS≤180mg/L、氨氮16.5 mg/L、总磷1.2 mg/L、色度≤50mg/L、总氮≤25mg/L
	依托制浆造纸厂污水处理站

	W3
	锅炉排水
	103.38
	0
	COD：180mg/L、BOD：80mg/L、SS≤120mg/L、氨氮0.8 mg/L、总磷0.6 mg/L、色度≤40mg/L、总氮≤1.0mg/L
	依托制浆造纸厂污水处理站

	W4
	化验室废水
	9
	0
	COD：300mg/L、BOD：100mg/L、SS≤450mg/L、氨氮2.5mg/L、总磷0.6mg/L、总氮≤4.0mg/L
	依托制浆造纸厂污水处理站

	W5
	地坪、罐体清洗废水
	234
	0
	COD：500mg/L、BOD：300mg/L、SS：300mg/L、氨氮8mg/L、总磷0.8mg/L、总氮≤12mg/L
	依托制浆造纸厂污水处理站

	生产废水合计
	1379.91
	0
	/
	/

	W6
	生活污水
	25.92
	14.4
	SS：300mg/L，COD：320mg/L，BODs：280mg/L，氨氮：25mg/L，总氮：30mg/L，TP0.8mg/L
	依托制浆造纸厂污水处理站

	全厂废水合计
	1405.83
	14.4
	综合水质：SS：168.51mg/L，CODcr：903.82mg/L，BOD5：514.65mg/L，氨氮：5.89mg/L，总氮：8.79mg/L总磷0.70mg/L
	依托制浆造纸厂污水处理站


[bookmark: _Toc23648]项目全年榨季工作天数为167天，非榨173天，则项目榨季全厂废水产生量为1405.83m3/d（其中生产废水1379.91m3/d、生活污水25.92m3/d），234773.61m3/榨季；非榨季进行设备检修以及业务学习、培训等，无生产废水产生，生活污水产生量为14.4m3/d，2491.2m3/非榨季，经过收集后，依托制浆造纸厂的污水处理站进行处理。
7.2.2依托污水处理站的可行性
（1）依托污水处理站概况
已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》设计新建1座规模为15000m³/d污水处理站，采用“中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺”，根据现场踏勘，目前依托的污水处理站正处于建设中；具体如下。
①机械格栅：格栅主要用于去除可能对设备运行造成损害的水中的较大颗粒物/固体（如木块、塑料块等）。处理站设置2条格栅渠道，每条渠道内均设置1台机械细格栅，细格栅栅条间距为3mm。
②中和池：中和池主要用于中和生产过程中的酸性污水及碱性污水，同时调整pH值。在中和池进水端头设置酸碱投加点。污水在中和池内采用廊道式水力混合，达到酸碱中和反应的目的。
 ③斜网：主要用于新建制浆造纸车间调试期间或生产不正常时以回收污水中的纤维，保证污水处理站后续处理设备的正常运行。斜网采用筛隙为100目的尼龙筛网，固定于混凝土框架上，安装倾角55°。
④均衡池：为减轻生产污水水质和水量波动对后续生物处理单元的冲击，本项目设置了1座均衡池。均衡池还可以促进生物体和某些化合物单体的水解和酸化过程，使其转化为易于生物降解的COD（如挥发性脂肪酸），提高污水好氧生物处理的效果；为了防止悬浮物在池中沉淀，在调节池中设置立式轴搅拌器。调节池内的污水经提升泵提升至污水冷却单元。
⑤污水冷却：由于本项目的污水温度在50~60℃之间，而一般生物处理的适宜工作温度是35~38℃。因此，水温是本项目预处理工段所要解决的一个问题。好氧生物处理工艺在水温最高为38℃时仍可维持较好的处理性能，但是如果水温再升高，处理效果就会下降。要采取冷却措施的另一个原因是，随着水温的升高，向水中充氧会变得困难，使得曝气充氧所需的能量增加，从而引起运行能耗和曝气设备功率配置的升高；因此，在污水处理工艺流程中设置了冷却塔单元，当水温在较长时间内超过38℃时，冷却塔将启动运行；在正常水温条件下(≤38℃)可对其进行超越，重力流至初沉池。
⑥初沉池：制浆污水中通常都含有较高的固体悬浮物（SS）成分，污水预处理的核心就是采用各种物化措施去除水中的固体悬浮物。该污水中的SS主要包括生产过程中流失的纤维以及大量的木质素，这些物质会影响后续好氧生物处理段的处理效果；SS的去除主要是通过初沉池实现。为了增强沉淀效果，在初沉池前设置混合絮凝反应池，并投加PAC和PAM的方式以促进悬浮物的凝聚反应。经初沉池处理后的污水重力流至水解酸化池。
⑦水解酸化池：水解酸化工艺主要是通过水解酸化菌的作用，使污水中大分子的有机物发生水解，变成小分子的有机酸，有利于下一步的好氧生物处理，同时小部分的有机物污染物在此被去除。本项目制浆中段污水虽然能够采用生化法进行处理，但由于污水中含有大量长链大分子难降解有机物，需要先经过水解酸化工艺进行预处理，以提高污水的生化可降解性，同时去除部分的有机污染物降低后续好氧处理的污染负荷；调节预酸化池中配备有立式轴搅拌器，使调节预酸化池废水充分混合并防止固体颗粒沉淀。在此，污水中的有机污染物被酸化菌部分酸化为挥发性脂肪酸。调节预酸化池中配有搅拌器，同时，氮、磷的营养盐在此添加。
⑧好氧处理工段：生物处理工段是污水处理站的核心部分，污水中的大部分有机污染物都是在此工段降解去除，因此，生物处理工艺的选择对污水处理的效果及运行成本等起着至关重要的作用。
活性污泥法在国内外广泛应用于处理各类污水，在制浆造纸厂污水处理积累有成熟的经验。根据本项目污水的水质特性和以往工程实例，本工程好氧处理单元拟采用活性污泥法。本项目活性污泥法暂按完全混合曝气池工艺进行设计。
完全混合处理工艺通过向水中充氧并借助好氧微生物的作用降解污染物，经过处理后的混合液进入二沉池，完成泥水分离的过程，满足出水COD、BOD和SS要求的上清液由溢流堰排出，进入三级处理单元作进一步的处理。而二沉池中的生物质污泥，其大部分作为回流污泥被送回曝气池内，维持其中稳定的生物量，而小部分则作为剩余污泥送至污泥处理工段进行脱水处理。
完全混合处理工艺为活性污泥菌胶团生长提供良好的环境，从而抑制丝状菌的生长，在源头上控制了活性污泥的膨胀。旋流曝气器不但可以提供较高的氧转移效率和良好的混合性能，而且无腐蚀、无堵塞、水下无运动部件。
完全混合曝气池的标准配置为：曝气池和二沉池。
⑨Fenton反应池：作为好氧生物处理法后的三级处理主要是去除残留在水中悬浮物、胶体物质及生物难以降解的部分有机物同时降低色度，也可以对好氧生物处理形成一定的保护。
根据本项目出水水质要求及目前国内制糖和制浆造纸厂较常用的三级深度处理工艺，本污水处理站三级处理单元拟采用Fenton氧化处理工艺。
Fenton氧化系统由加药混合池、氧化池、中和池和絮凝反应池及沉淀池组成，Fenton化学氧化技术的主要原理是H2O2氧化剂与Fe2+催化剂在适当的pH下会反应产生氢氧自由基(OH-)形成Fenton试剂，而氢氧自由基的高氧化能力可分解氧化污水中生物难分解的有机物，从而降低污水中的CODCr浓度。
污泥处理单元：污水处理站的污泥主要来自初沉池污泥、生化系统所产生的剩余污泥以及三级处理系统的化学污泥，污泥总量约为15 t绝干/d。这些污泥分别由污泥泵提升至污泥浓缩池，进行缓冲和浓缩，再输送到厢式隔膜压滤机进行脱水处理，脱水后泥饼的含固率≥40%，然后与厂区内燃煤锅炉的原料掺烧处理。污泥浓缩池上清液、污泥脱水压滤液回流至均衡池进行再处理。
臭气处理单元：由于污水处理系统在运行过程中产生臭气，对污水处理站内水解酸化池、污泥浓缩池等易产生臭气的相关单元进行密封，臭气经抽风管送至除臭系统，经碱洗、生物洗涤、生物过滤联合组成的除臭系统处理后达标排放。
事故池：为防止事故发生时，污水排放对水体造成污染，污水处理站设事故池1座。从污水排水量和节省投资角度综合考虑，设计事故池有效容积停留时间按10h考虑，有效容积5900m3。 
当出现污水来水水质超标时，即集水池中的pH＜5或pH＞10时，污水全部送往事故池储存；当出现污水来水水量超标时，即污水水量超过设计能力的1.2倍时，超出污水量分流至事故池储存。事故池中的污水由输送泵以较小的流量送至均衡池。事故池在正常情况下保持空置状态。
化学品投加系统：污水处理的工艺流程中需要投加化学品主要是：营养盐、碱液、浓硫酸、污水PAM、污泥PAM、Fenton试剂等，这些药剂分别设置加药装置，通过加药泵进行计量投加。
设计指标
表7.2-2 依托污水处理站设计指标
	项目
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	色度

	进水水质（mg/L）
	6～9
	＜1200
	＜650
	＜650
	＜8.5
	＜12
	＜0.8
	＜150

	出水水质（mg/L）
	6～9
	56
	7
	14
	2.5
	3.5
	0.2
	30

	处理效率（%）
	-
	95.33
	98.92
	97.85
	70.59
	70.59
	75
	80





图7.2-1    依托污水工艺处理站流程图
（2）依托的可行性
①规模可行性：依托污水处理站设计规模15000m³/d，根据“2.3章节核算”，在建纸浆造纸厂污水最大产生量为11048m3/d，同时该污水处理站还承担着白糯格填埋场废水（7.95m3/d，2900m3/a）、双脚树箐填埋场废水（7.30m3/d，2666m3/a），则依托的污水处理站在接纳处理在建纸浆造纸厂、白糯格填埋场废水、双脚树箐填埋场废水后处理站剩余规模15000-11048-7.95-7.30=3939.75m³/d；根据工程分析，本项目在榨季生产废水、生活污水最大产生量为1405.83m³/d，非榨季仅有生活污水14.4m³/d；由此可见，项目榨季、非榨季排污制浆造纸厂的污水处理站的数量均小于处理站的剩余规模，设计规模完全可满足本制糖厂的废水处理要求，依托可行。
②处理水质可行性：根据表7.2-2分析，依托的污水处理站进入水质要求，pH6～9、COD＜1200mg/L、BOD5＜650mg/L、SS＜650mg/L、氨氮＜8.5mg/L、TP＜0.8mg/L、TN＜12mg/L、色度＜150度；本制糖项目榨季废水主要为冷却系统的排污废水、生产线剩余的汽凝水、实验室废水、地坪清洗废水、洗罐废水、生活污水等，根据表7.2-1分析榨季进入依托污水处理站的综合水质为SS：168.51mg/L，CODcr：903.82mg/L，BOD5：517.65mg/L，氨氮：5.89mg/L，总氮：8.79mg/L，总磷0.7mg/L；非榨季无生产废水产生，仅有生活污水进入污水处理站；由此可见，本制糖项目榨季、非榨季进入依托污水处理站的污水水质可满足设计进水水质要求，依托可行。
③工艺、达标可行性：本制糖项目废水主要污染物为SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷等，依托污水处理站采用“中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺”，该工艺属于《制糖工业污染防治可行技术指南》（HJ2303-2018）表1甘蔗制糖废水污染防治可行技术中的可行技术；根据表7.2-2，依托污水处理站设计去除效率为COD95.33%、BOD98.92%、SS97.85%、氨氮70.59%、总磷75%、色度80%，设计出水水质COD56mg/L、BOD7mg/L、SS14mg/L、氨氮2.5mg/L、色度30mg/L、TP0.2mg/L；设计出水水质可满足《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）的制浆和造纸联合生产企业标准规定最严标准；即pH6～9、CODcr≤90mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤30mg/L、氨氮≤8mg/L、色度≤40mg/L、TP≤0.5mg/L；由此可见，依托可行。
（3）污水处理站的建设时序及衔接
根据项目现踏勘，已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》的污水处理站，目前正处于建设中，预计2026年12月底完成建设，并投入使用，根据建设单位计划本项目制糖厂预计完成时间同为2026年12月。
本次评价要求，依托的污水处理站在未完成环境竣工验收条件下，不得投入运营。
[bookmark: _Toc2091]7.2.2依托排污口的可行性
依托的污水处理站排污口设置在戛洒江左岸，地理坐标为东经101°34′0.3288”，北纬24°6′26.7048”。
2022年10月建设单位编制了《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目入河排污口设置论证报告书》，2023年1月16日取得了《玉溪市生态环境局关于云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁转型升级项目入河排污口设置审核的意见》（玉环审【2023】3-1号），同意设置排污口。
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图7.2-2  项目依托排污口位置
根据《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目入河排污口设置论证报告书》，该废水排口排放的废水包含《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》生产生活废水、白糯格填埋场废水、双脚树箐填埋场废水，具体排放量详见下表。
表7.2-3    依托废水排放口污染物排放量一览表
	项目
	排水量（m3/a）
	污染物（t/a）

	
	
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	TN
	TP

	已批复《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》
	4046700
	226.615 
	28.327 
	56.654 
	10.117 
	14.164 
	0.809 

	白糯格填埋场
	2900
	0.162
	0.02
	0.041
	0.0074
	0.01
	0.0006

	双脚树箐填埋场
	2666
	0.149
	0.018
	0.037
	0.0066
	0.009
	0.0004

	排放合计
	4052266
	226.926
	28.365
	56.732
	10.131
	14.183
	0.81


综上所述，“已批复项目”的污水处理站全年允许外排废水量为405.2266万m3/a，其中CODcr为226.926t/a、BOD5为28.365t/a、SS为56.732t/a、氨氮为10.131t/a、总磷0.81t/a、总氮14.183t/a。
本项目实施后，该排污口排放的废水包括在建的制浆造纸厂废水、白糯格填埋场废水、双脚树箐填埋场废水及本制糖项目废水，排污口排放的废水及污染物变化详见下表。
表7.2-4  本项目建成后依托污水处理站排口排放的污染物变化情况
	项目
	批复允许排放量
	本项目实施后排放量
	变化情况

	
	
	白糯格填埋场
	双脚箐填埋场
	在建制浆造纸工程
	本制糖项目
	合计
	

	排水量（m3/a）
	4052266
	2900
	2666
	3762780
	237264.81
	4005610.81
	-46655.19

	SS（t/a）
	56.732
	0.041
	0.037
	52.68
	3.322
	56.08
	-0.652

	CODcr（t/a）
	226.926
	0.162
	0.149
	210.72
	13.287
	224.318
	-2.608

	BOD5（t/a）
	28.365
	0.02
	0.018
	26.34
	1.661
	28.039
	-0.326

	总磷（t/a）
	0.81
	0.0006
	0.0004
	0.75
	0.047
	0.798
	-0.012

	氨氮（t/a）
	10.131
	0.0074
	0.0066
	9.41
	0.593
	10.017
	-0.114

	TN（t/a）
	14.183
	0.01
	0.009
	13.17
	0.83
	14.019
	-0.164

	二噁英（mg/a）
	0.2
	0
	0
	0.2
	0
	0.2
	0

	AOX（t/a）
	0.037
	0
	0
	0.037
	0
	0.037
	0


根据上表分析，本项目实施后，依托排污口排放废水量为4005970.81m3/a、SS 56.085t/a、CODcr 224.338t/a、BOD5 28.041t/a、氨氮10.018t/a、总氮14.021t/a、总磷0.799t/a、二噁英0.2mg/a、AOX 0.037t/a；与排污口论证报告批复的排放量相比，废水排放量减少了46655.19m3/a，SS排放量减少了0.652t/a、CODcr排放量减少了2.608t/a、BOD5排放量减少了0.326t/a、氨氮排放量减少了0.114t/a、总氮排放量减少了0.164t/a、总磷排放量减少了0.012t/a；由此可见，项目实施后，排污口排放的废水及污染物总量均未超过《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目入河排污口设置论证报告书》及其审核意见的排污总量，因此项目依托该排污口可行。
7.2.3水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
本制糖项目生产废水（含冷却循环系统的排污水、剩余汽凝水、化验室废水、地坪和罐体清洗废水、生活污水）经过收集后，依托已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》污水处理站进行处理，处理达《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）的制浆和造纸联合生产企标准规定最严标准后，排放至戛洒江；根据工程分析，项目榨季1405.83m³/d（含生产、生活污水），非榨季无生产废水产生，仅有14.4m³/d生活污水进入污水处理站；本项目废水排放情况如下：
表7.2-5  制糖厂废水污染物产生、排放情况
	排水时段
	废水量
	污染物
	

	
	
	SS
	CODcr
	BOD5
	氨氮
	总氮
	总磷

	榨季水质（mg/L）
	1405.83
	168.51 
	903.82 
	514.65 
	5.89 
	8.79 
	0.70 

	非榨季水质（mg/L）
	14.4
	300
	320
	280
	25
	30
	0.8

	产生量（t/a）
	榨季
	234773.61
	38.559 
	206.814 
	117.764 
	1.347 
	2.011 
	0.161 

	
	非榨季
	2491.2
	0.747 
	0.797 
	0.698 
	0.062 
	0.075 
	0.002 

	
	合计
	237264.81
	39.306 
	207.611 
	118.461 
	1.409 
	2.086 
	0.163 

	排放浓度
	/
	14
	56
	7
	2.5
	3.5
	0.2

	排放量（t/a）
	榨季
	234773.61
	3.287 
	13.147 
	1.643 
	0.587 
	0.822 
	0.047 

	
	非榨季
	2491.2
	0.035 
	0.140 
	0.017 
	0.006 
	0.009 
	0.0005 

	
	合计
	237264.81
	3.322 
	13.287 
	1.661 
	0.593 
	0.830 
	0.047 


项目废水排放量为237264.81m3/a、SS 3.322t/a、CODcr13.287t/a、BOD51.661t/a、氨氮0.593t/a、总氮0.83t/a、总磷0.047t/a。
本项目实施后，依托的排污口排放的废水包括在建的制浆造纸厂废水、白糯格填埋场废水、双脚树箐填埋场废水及本制糖项目废水，根据“表7.2-4”，依托排污口排放废水量为依托排污口排放废水量为4005970.81m3/a、SS 56.085t/a、CODcr 224.338t/a、BOD5 28.041t/a、氨氮10.018t/a、总氮14.021t/a、总磷0.799t/a、二噁英0.2mg/a、AOX 0.037t/a；与排污口论证报告批复的排放量相比，废水排放量减少了46655.19m3/a，SS排放量减少了0.652t/a、CODcr排放量减少了2.608t/a、BOD5排放量减少了0.326t/a、氨氮排放量减少了0.114t/a、总氮排放量减少了0.164t/a、总磷排放量减少了0.012/a。
根据《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目入河排污口设置论证报告书》的预测结果：在正常排放条件下，枯水期、丰水期预测因子CODCr、BOD5、NH3-N、TP的预测浓度，在排污口下游的完全混合断面（3875m）、南碱断面（27000m）、南薅断面（58000m）的预测值均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水水质要，也满足导则8.3.3.1关于安全余量大于环境质量标准10%的要求，对戛洒江水环境影响较小。
综上分析，本项目的实施不会增加依托排污口的废水及污染物排放量，不会改变《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目入河排污口设置论证报告书》的预测结果，在采取措施后废水的排放对戛洒江的水质影响较小；本项目采取的水污染控制和水环境影响减缓措施可行有效。
[bookmark: _Toc24143]7.2.5结论
本制糖项目运营期废水产生的生产废水、生活污水依托在建制浆造纸厂的15000m³/d污水处理站进行处理，污水处理站采用“中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺”，属于《制糖工业污染防治可行技术指南》（HJ2303-2018）中的可行技术，污水处理站的规模可满足本项目废水的处理要求，设计出水水质可满足《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）的制浆和造纸联合生产企标准规定最严标准；况且由于取消了取消酒精生产线、有机肥生产线等，依托的污水处理站的废水量及污染物较“排污口论证报告”有所减少，综上所述，本项目的建设对戛洒江的水质影响可接受。
[bookmark: _Toc15049]7.2.4地表水环境影响评价自查表
表7.2-6     建设项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型☑；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放☑；其他R
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；
非持久性污染物☑；pH值☑；热污染□；富营养化□；其他□
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B☑
	一级□；二级□；三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建☑；拟建□；其他☑
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；
入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门☑；补充监测☑；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发☑；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他☑

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期☑；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	pH、色度、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、氯化物、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、流量
	监测断面或点位个数（3）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（3）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（pH、色度、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、氯化物、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、流量）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□
近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□
规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期☑；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季☑；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□
水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□
底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□
水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区☑
不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（3）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（/）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□
正常工况□；非正常工况□
污染控制和减缓措施方案□
区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□：解析解□；其他□
导则推荐模式□：其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□
满足水环境保护目标水域水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区（流）域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（/）m3/s
生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施☑；其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动☑；无监测□
	手动☑；自动□；无监测□

	
	
	监测点位
	（厂区上游400m戛洒江断面、厂区下游500m戛洒江断面、厂区下游2000m戛洒江断面）
	（污水处理站进出口）

	
	
	监测因子
	（pH、色度、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、氯化物、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、流量）
	（pH、COD、氨氮、SS、BOD5、总氮、TP）

	
	污染物排放清单
	☑

	评价结论
	可以接受☑；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


[bookmark: _Toc26400][bookmark: _Toc1631][bookmark: _Toc17798]7.3地下水环境影响分析
本项目位于新平产业园区戛洒片区白糯格地块，与已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》属于同一地块，因此，本项目的地下水文资料引用《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目水文地质勘察报告》、《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造项目岩土工程勘察报告书》中的地质资料。
[bookmark: _Toc18301]7.3.1区域地质概况
（1）区域地层
根据《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目水文地质勘察报告》中的地质资料可知，项目区及其附近出露的地层主要为新生界第四系（Q4al+pl），中生界三叠系舍资组下段（T3sa）、三叠系干海子组（T3g）等时代地层，地层岩性特征见下表。
表7.3-1 项目区及其附近地层岩性特征表
	年代地层
	地层代号
	主要岩性特征

	界
	系
	统
	组
	
	

	新生界
	第四系
	全新统
	-
	Q4al+pl
	以冲洪积为主，岩性为含砾粘性土、卵石

	中生界
	三叠系
	上统
	舍资组下段
	T3sa
	长石石英砂岩

	
	
	
	干海子组
	T3g
	页岩夹砂岩


（2）区域地质构造
项目区大地构造位置位于扬子准地台-川滇台背斜-滇中中台陷的楚雄凹陷南侧，紧邻华南褶皱系，从区域构造形态上来看，发育有较紧密和较平缓的褶皱、宽达数千米的挤压带、方向错综复杂的不同性质的断裂系统。从构造方向而言，有近南北向、东西向、北西向及北东向的构造线，这些不同时期的构造线自成体系，又相互继承、干扰和复合。
项目区附近分布的地质构造主要有戛洒江断裂（F1）、水塘断裂（F2）、戛洒-马鹿塘断裂（F3），以及戛洒江背斜。项目区位于戛洒-马鹿塘断裂（F3）东侧，戛洒江背斜东翼。
①戛洒江断裂（F1）：位于项目区以西，长数百公里，大致沿戛洒江西岸哀牢山麓发育，呈北西-南东向延伸，断层面主要倾向北东，倾角60°～70°，沿断裂线有数百米至千余米的糜棱岩带，元江、漠沙、戛洒盆地沿断裂东侧呈条带状分布，戛洒江西岸山坡多见断裂三角面，为一压扭性断裂。据物探航测及地层接触关系资料分析，该断裂后期存在以张性或张扭性复活的迹象。
②水塘断裂（F2）：位于项目区以西，长约22km，延伸方向为北西-南东向，倾向北东，倾角40-45°，为正断层，两端交于戛洒江断裂上。断层两盘出露地层均为上三叠统，东侧上盘为干海子组和舍资组，下盘为祥云组，不同走向地层相抵触，断层带上见构造角砾岩，上盘砂岩破碎，具清晰擦痕，断层处倾角近直立；下盘牵引褶皱明显。
③戛洒-马鹿塘断裂（F3）：位于项目区以西约300m，沿戛洒江展布，全长52km，断层线性微呈波状，北西向延伸，倾向南西，倾角40-55°，属逆断层，两盘地层产状错乱，局部倒转，见构造角砾岩，断层面上可见清晰擦痕。
④戛洒江背斜：沿戛洒-马鹿塘断层东侧展布，南北长约12km，东西宽约5km，两翼地层均为三叠系上统干海子组（T3g）泥岩、页岩夹砂岩，倾角15-40°，倾角平缓。
[image: 构造图-好]
图7.3-1  区域地质构造图
（3）区域地壳稳定性及地震
本区位于扬子准地台的西缘，紧邻戛洒江断裂，历史上北段（牛街以北）发生过5级以上地震30余次，7级地震2次，断陷盆地发育；南段基本沿戛洒江河谷展布，活动性相对减弱，没有5级以上地震记录，项目区位于该断裂中段东盘，处于通海-石屏地震带外围以西。通海-石屏地震带历史上发生6级以上地震17次，历史最大地震为1970年1月5日通海7.8级地震，此次地震波及元江、漠沙一带（图7.3-2）。总体来看，项目区附近地震活动较弱，震级小，主要受外围地震的影响。根据《云南省区域地壳稳定性评价图》，项目区属双柏-新平-元江次稳定区（图7.3-3）。
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），新平县戛洒镇地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应地震烈度为Ⅶ度，抗震设计第三组。项目厂区内各构筑物须按相关规定进行抗震设防。
[image: 地震震中分布图-好]图7.3-2   云南省地震带及大于6级地震震中分布图
[image: 图片1 拷贝]
图7.3-3   项目区地壳稳定性分区图
[bookmark: _Toc945]7.3.2项目区地层岩性
项目区出露地层为第四系耕土（Q4pd），第四系冲洪积层（Q4al+pl），三叠系干海子组（T3g），现自上而下分述如下：
（1）第四系耕土（Q4pd）
①层耕土：红、红黄、灰黄、灰白色，湿，可塑状态，主要由粘性土夹风化角砾组成，结构疏松，含植物根系及少量腐殖物，广泛分布于场地表层，厚度0.4～2.3m。
（2）第四系冲洪积层（Q4al+pl）
②层粉质粘土：灰黄、红、红黄色，湿，硬塑状态，局部地段夹粉土，絮凝状结构，呈层状分布，厚约0.50～7.50m。
③层含砾粉土：灰黄、灰白、红黄色，湿，密实状态，夹风化岩角砾，呈层状分布，厚约1.00～22.50m。
③-1层圆砾：灰黄、灰白、红黄色，湿，密实状态。成份以石英砂岩为主，中等-弱风化状态，粉土稍密实充填，无序排列。该层土分布广泛，揭露厚度0.50～40.00m。
（3）三叠系干海子组（T3g）
④层强风化页岩：灰黄、灰黑、深灰色，泥质结构，薄层状构造，总体呈强风化状态，原岩结构较为清晰，节理裂隙发育揭露层厚2.80～20.00m。
场区水文地质勘探孔平面布置图见图7.3-4，钻孔孔口高程、孔深、地下水埋深及水位、地层空间分布情况等统计信息见表7.3-2，部分钻孔柱状图见图7.3-5~7。
表7.3-2钻孔孔口高程、孔深、地下水埋深及水位、地层空间分布情况等统计表
	钻孔编号
	孔口高程(m)
	孔深(m)
	地下水埋深(m)
	地下水水位(m)
	地层空间分布情况及层厚(m)

	
	
	
	
	
	①
	②1
	②2
	③1
	③2

	ZK1
	627.0
	93.0
	18.66
	608.34
	0.5
	3.5
	-
	89.0
	-

	ZK2
	564.0
	98.0
	12.86
	551.14
	0.5
	-
	37.5
	60.0
	-

	ZK3
	576.0
	95.3
	26.58
	549.42
	0.5
	12.1
	49.5
	20.9
	12.3

	ZK4
	581.0
	94.0
	20.46
	560.54
	1.0
	10.0
	54.5
	28.5
	-

	ZK5
	539.0
	37.0
	18.66
	520.34
	2.4
	5.6
	29.0
	-
	-

	ZK6
	538.5
	65.0
	26.13
	512.37
	0.5
	3.5
	30.5
	30.5
	-

	ZK7
	533.0
	63.0
	17.97
	515.03
	0.4
	-
	19.4
	43.2
	-


[image: QQ20260506-142119 拷贝0]图7.3-4   场区水文地质勘探孔平面布置图[image: ]图7.3-5   ZK1钻孔柱状图
[image: ]
图7.3-6   ZK3钻孔柱状图
[image: ]
图7.3-7   ZK6钻孔柱状图
[bookmark: _Toc20189]7.3.3项目区水文地质条件
（1）项目区地下水类型及含水层组
根据《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目水文地质勘察报告》中的水文地质资料可知，项目区及其附近出露的地下水类型主要为孔隙水、基岩裂隙水两类，地下水主要接受大气降雨补给。区域水文地质图见图7.3-8 。
①孔隙水
孔隙水主要分布于戛洒江沿岸，含水层岩性主要为新生界第四系（Q4al+pl）含砾粘性土、卵石。项目区属洪积扇及斜坡地貌单元，扇面坡度约为6°，自扇顶-扇中，沉积物粒度由大到小逐渐变化，到扇缘时，常有粘性土分布。粘性土透水性较差，卵石层透水性较好，孔隙水主要分布于卵石层中，含水层富水性中等。地下水类型主要为HCO3-Ca·Mg型。该层厚度不均，渗透系数K值为3.62×10-6～7.12×10-5cm/s。
②基岩裂隙水
基岩裂隙水含水层岩性为三叠系干海子组（T3g）页岩夹砂岩，地下水主要赋存于基岩裂隙中，富水性受裂隙类型、性质、发育程度的控制。
项目区及北东斜坡分布三叠系干海子组（T3g）含水层，岩性主要为页岩夹砂岩，浅表岩体强风化，节理裂隙较发育，连通较好，地下水径流条件较好。下伏弱风化岩体中，裂隙多闭合，透水性弱，地下水径流模量一般小于0.5L/s·km2，泉水常见流量一般小于0.1L/s，含水层富水性弱。地下水类型主要为HCO3-Ca型，矿化度小于0.5 g/L。
（2）地下水补给、径流、排泄条件
项目区位于洪积扇中上部缓坡地带，赋存于卵石层中的孔隙水主要接受大气降雨补给，以及外侧裂隙水的侧向补给，孔隙水总体上由东向西径流，沿斜坡向戛洒江径流排泄，其径流途径短，排泄量受降雨影响明显，地下水水位不稳定，动态变化较大。
项目区北东分布的基岩裂隙水主要接受大气降雨补给，裂隙水总体上由东向西径流，主要补给戛洒江岸边分布的孔隙水；部分裂隙水在径流过程中在沟谷两侧以散流的形式排泄入沟谷内，补给地表径流。
项目区处于地下水的补给径流区，地下水总体上由东向西径流，沿斜坡向戛洒江径流排泄，戛洒江为最低侵蚀基准面。
项目区域水文地质图详见附图7.3-8。
[bookmark: _Toc12974]7.3.4勘察报告的主要结论
根据《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造项目岩土工程勘察报告书》，勘察报告的主要结论如下：勘察报告的主要结论如下：
（1）项目区位于戛洒江东岸山前洪积扇及斜坡上，勘察期间对场地及周围进行现场调查，无滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害，也无采空区、临空面等不良地质现象存在。场地稳定，基本适宜建设。
（2）钻孔控制深度内地下水埋藏较深，经土质分析，土对砼具微腐蚀性，对砼结构中钢筋具微腐蚀性，对钢结构具微腐蚀。
（3）新平基本地震烈度及抗震设防烈度均为7°，属设计地震第三组，戛洒镇峰值加速度为0.15g，反应谱特征周期0.45s。场地土类型为中软-中硬土，Ⅱ类建筑场地，本场地无液化土。
[bookmark: _Toc10543]7.3.5项目区周边地下水开发利用及周边村民饮用水情况
项目厂区位于戛洒江东岸山前洪积扇及斜坡上，地势北东高，南西低，地下水总体上由东向西径流，向戛洒江径流排泄。经现场调查和询问，项目评级范围内无水井和泉点分布，没有居民饮用水水源分布；南恩村和聚兴村居民饮用水由戛洒镇自来水管网供给。
[bookmark: _Toc18943]7.3.6拟建项目对地下水环境的影响分析
7.3.6.1正常运行状况下对地下水环境的影响分析
本项目为制糖项目，项目的主体生产设施和装置基本置于地面上，属于相对污废水渗漏或泄漏易于发现和易处理的区域；项目场区地下水类型主要为孔隙水，主要赋存于卵石夹粉质粘土中，地下水水位埋深为12.86-26.80m，其上覆地层耕土和人工填土、含砾粉质粘土的渗透系数较小，渗透性较弱。因此，在项目建设过程中，各生产区域须按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行防渗设计，厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中产生的污废水、固废等污染物发生渗漏或泄漏的可能性较小，即在建设期做好厂区的污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，污废水、固废发生渗漏或泄漏造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。
但在项目运行过程中，须定期检查防渗层及管道的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补。项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。
7.3.6.2非正常状况下对地下水环境的影响分析
根据对项目地下水污染途径的分析，本项目对地下水可能造成的影响主要是热水池、循环水池体等由于水池防渗层破损出现泄漏，导致污染地下水。
由于项目热水池、循环水池底部泄漏具有隐蔽性，需要较长时间才能发现，且废水中污染物浓度较高，对地下水造成较大影响；根据工程分析，项目2#冷却循环系统主要用于处理冷凝尾水（汽汁冷凝水），设置有1个地上式高温冷却水池1座（L×B×H=11.8×6.5×2m=153.4m3），项目冷凝尾水主要污染因子为SS、COD、BOD、氨氮、TP等。地下水中污染物，除少部分是通过岩石裂隙进入地下水，大部分污染物都是随着补给地下水的水源一起进入地下水中的。因此地下水的污染途径与其补给来源有密切的联系。地下水污染途径一般分为：通过包气带渗入、由岩溶通道、人工裂隙等直接注入、通过地表水体由岩层侧向渗入等几种。
（1）预测情景设置
项目榨季冷凝尾水（汽汁冷凝水）全部进入2#冷却循环系统进行冷却，废水量为5992.42t/d；本次预测，非正常状况排放情景设置为2#冷却循环系统冷却水池底部发生持续泄漏对地下水造成影响；根据工程分析，冷凝尾水（汽汁冷凝水）主要污染物为浓度为CODcr：1500mg/L、氨氮25 mg/L、总磷1.2 mg/L。
根据本项目废水污染物特点，选取氨氮、耗氧量（CODMn）作为预测因子，据参考资料，在水质测定中重铬酸钾法的氧化率可达90%，而高锰酸钾的氧化率为50%左右，则两者折算比例约为55%，则CODMn的浓度为825mg/L。
综上分析，本次预测源强详见下表：
表7.3-3 非正常状况泄漏源强一览表
	污染源
	污染物浓度（mg/L）

	
	耗氧量（CODMn）
	氨氮

	2#冷却循环系统冷却水池
	825
	25


（2）地下水数学模型
根据厂区污染源分布情况和污染物性质，非正常工况主要考虑渗滤液收集池防渗层出现破损或破裂等情况时渗滤液渗漏对地下水环境可能造成的影响，因此将污染源视为连续稳定释放的点源。项目对地下水的影响采用《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题中的计算公式进行估算，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，且不考虑水流的源汇项目，亦不考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑，当作保守性污染物考虑，其一维连续污染物运移预测方程为：




，
式中：x—为预测点距污染源强的距离(m)；
T—为预测时间(d)；C为t时刻x处的污染物浓度(mg/L)；
C0—为地下水污染源强浓度(mg/L)；
u—为水流速度(m/d)；DL为纵向弥散系数(m2/d)；
erfc( )—为余误差函数；
K—为渗透系数(m/d)；
I—为水力坡度；
aL—为纵向弥散度(m)。
（3）水文地质参数设置
①渗透系数、水力坡度及水流速度
根据项目水文地质调查报告，项目建设场地天然包气带为第四系冲洪积层（Q4al+pl），渗透系数K值为3.62×10-6～7.12×10-5cm/s；本次评价取最不利的渗透系数，即0.06m/d。
地下水流速计算采用水动力学断面法计算地下水流速。计算公式为：
[image: ]
式中：
u—地下水实际流速，m/d；
K—渗透系数，m/d；
I—水力坡度；
ne—有效孔隙度。
ZK1和ZK6间的水力坡度约为(608.34-512.37)/608.34=0.16，计算时地下水水力坡度取为0.16；
根据《水文地质手册》中孔隙度取值范围为0.1-0.2，结合本项目的实际情况，本次评价孔隙度取值按0.1计算，一般有效孔隙度约为孔隙度的20%~30%，本次评价按20%，则有效孔隙度ne=0.1×0.2=0.02；
综上，项目区地下水实际流速u约为0.48m/d。
③弥散度及弥散系数
参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象。根据本次项目的研究尺度，模型计算中纵向弥散度选用10m。
[image: ]
图7.3-9  沉积物纵向弥散度与研究区尺度关系图
弥散系数的确定按下列方法取得：
DL=aL×Um
DL—纵向弥散系数，
aL—纵向弥散系度；
U—实际地下水流速；
m—经验系数，取值1。
综上，纵向弥散系数（DL）为4.8m2/d；横向弥散系数（DT）约为纵向弥散系数（DL）的1/10，即横向弥散系数（DT）为0.48m2/d。
④计算时参数取值统计
根据以上分析，本次预测采用的渗透系数、水力坡度、水流速度、纵向弥散度、纵向弥散系数等参数及污染源强统计见下表。
表7.3-4  计算参数一览表
	渗透系数K(m/d)
	水力梯度I
	纵向弥散度aL(m)
	实际地下水流速度u(m/d)
	纵向弥散系数DL(m2/d)
	污染源强C0(mg/L)

	
	
	
	
	
	CODMn
	氨氮

	0.06
	0.16
	4.8
	0.48
	0.48
	825
	25


⑤预测时段
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）：地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。由于项目距离戛洒江较近（泄露点距离戛洒江约790m），因此，本次预测时段确定为：发生泄漏后的50d、100d、1000d、3650d（10年）。
（4）预测结果分析
①CODMn预测结果
2#冷却循环系统冷却水池底部发生泄漏后，下游区域地下水中CODMn的第50d、100d、1000d、3650d的扩散、运移浓度预测结果见下表。
表7.3-5   非正常状况下泄漏对下游地下水中CODMn浓度变化情况表  单位：mg/L
	时间/距离
	50d
	100d
	1000d
	3650d

	0
	825
	825
	825
	825

	10
	744.6677
	799.4696
	824.9999
	825

	20
	608.2274
	750.3117
	824.9998
	825

	30
	437.0772
	673.3544
	824.9996
	825

	40
	270.435
	570.8516
	824.999
	825

	50
	141.8431
	452.3064
	824.9981
	825

	60
	62.37708
	331.9839
	824.9965
	825

	70
	22.82275
	224.1281
	824.9936
	825

	80
	6.909884
	138.4091
	824.9889
	825

	86
	3.075597
	77.85048
	824.9811
	825

	90
	1.724385
	77.85108
	824.9710
	825

	100
	0.3536829
	39.75115
	824.9686
	825

	110
	0.05949502
	18.37891
	824.9489
	825

	120
	0.008194536
	7.679054
	824.9183
	825

	129
	0.001158697
	3.206486
	823.002
	825

	130
	0.000922982
	2.894918
	824.8716
	825

	140
	
	0.9834872
	824.8017
	825

	150
	
	0.3007984
	824.6982
	825

	160
	
	0.08275779
	824.5474
	825

	170
	
	0.02106509
	824.3307
	825

	180
	
	0.004667
	824.0236
	825

	190
	
	0.000930586
	823.5943
	825

	200
	
	0.00016514
	823.002
	825

	250
	
	
	815.6841
	825

	300
	
	
	790.7629
	825

	310
	
	
	781.8769
	825

	320
	
	
	772.7141
	825

	330
	
	
	759.7248
	825

	340
	
	
	750.1417
	825

	350
	
	
	704.6157
	825

	360
	
	
	683.6025
	825

	370
	
	
	660.3815
	825

	380
	
	
	635.0039
	825

	390
	
	
	607.5757
	825

	400
	
	
	578.2584
	825

	450
	
	
	412.5
	825

	500
	
	
	246.7415
	825

	550
	
	
	120.3842
	825

	600
	
	
	46.96159
	825

	650
	
	
	14.44362
	825

	700
	
	
	3.468329
	825

	704
	
	
	3.060667
	825

	750
	
	
	0.6457825
	824.9999

	790
	
	
	0.1396556
	824.9999

	注：①由于项目泄露点距离戛洒江约790m，且戛洒江为项目所在地最低侵蚀面，因此本次预测最大距离为790m。②地下水环境中CODMn执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，即CODMn≤3mg/L。



图7.3-10    项目区下游地下水中CODMn浓度变化曲线图
[bookmark: _Hlk14845399]从上表和图可看出，2#冷却循环系统冷却水池底部发生泄漏后，废水持续渗入含水层中运移50d后，下游地下水环境受CODMn影响的最大距离约为86m，地下水中CODMn的贡献值约为3.075597mg/L；运移100d后，下游地下水环境受CODMn影响的最大距离约为129m，地下水中CODMn的贡献值约为3.206486mg/L；运移1000d后下游地下水环境受CODMn影响的最大距离约为704m，贡献值约为3.060667mg/L；随着时间的增加，废水渗漏量会逐渐增加，渗漏进入含水层中的污染物的迁移扩散距离越来越大，在连续渗漏3650d（10a）情况下，在戛洒江的排泄浓度为824.9999mg/L，超过地下水环境质量标准限值；由此可知项目在长期非正常状况连续泄露的情况下，会对下游区域地下水造成较大影响，此外，由于项目区域地下水排泄于下游约790m处的戛洒江，超标排泄的地下水会对戛洒江的水质产生影响。
②氨氮预测结果
2#冷却循环系统冷却水池底部发生泄漏后，下游区域地下水中氨氮的第50d、100d、1000d、3650d的扩散、运移浓度预测结果见下表。
表7.3-6  非正常状况下泄漏对下游地下水中氨氮浓度变化情况表  单位：mg/L
	时间/距离
	50d
	100d
	1000d
	3650d

	0
	25
	25
	25
	25

	10
	22.56569
	24.32958
	25
	25

	20
	18.43113
	23.02637
	25
	25

	30
	13.24476
	20.95199
	24.99999
	25

	40
	8.195002
	18.124
	24.99999
	25

	50
	4.298275
	14.75441
	24.99998
	25

	60
	1.890215
	11.20758
	24.99995
	25

	70
	0.6915984
	7.888642
	24.99992
	25

	73
	0.4930694
	6.898641
	24.99989
	25

	80
	0.2093904
	5.116802
	24.99985
	25

	90
	0.05225408
	3.045285
	24.99975
	25

	100
	0.01071766
	1.657419
	24.99958
	25

	110
	0.001802879
	0.8227659
	24.99931
	25

	116
	0.000248319
	0.5166831
	24.99888
	25

	120
	
	0.3717687
	24.99823
	25

	130
	
	0.1526594
	24.99725
	25

	140
	
	0.056895
	24.99578
	25

	150
	
	0.01922562
	24.99361
	25

	160
	
	0.005885486
	24.99334
	25

	170
	
	0.001631128
	24.99046
	25

	180
	
	0.000420042
	24.98593
	25

	190
	
	
	24.97952
	25

	200
	
	
	24.97056
	25

	250
	
	
	24.85394
	25

	300
	
	
	24.40988
	25

	350
	
	
	22.69284
	25

	400
	
	
	19.8223
	25

	450
	
	
	15.50671
	25

	500
	
	
	10.47821
	25

	550
	
	
	5.936979
	25

	600
	
	
	2.758393
	25

	650
	
	
	1.034137
	25

	681
	
	
	0.5027904
	25

	700
	
	
	0.3093074
	25

	750
	
	
	0.07321513
	25

	790
	
	
	0.01945881
	25

	注：①由于项目泄露点距离戛洒江约790m，且戛洒江为项目所在地最低侵蚀面，因此本次预测最大距离为790m。②地下水环境氨氮执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，即氨氮≤0.5mg/L。



图7.3-11    项目区下游地下水中氨氮浓度变化曲线图
从上表和图可看出，2#冷却循环系统冷却水池底部发生泄漏后，废水持续渗入含水层中运移50d后，下游地下水环境受氨氮影响的最大距离约为73m，地下水中氨氮的贡献值约为0.4930694mg/L；运移100d后，下游地下水环境受氨氮影响的最大距离约为161m，地下水中氨氮的贡献值约为0.5166831mg/L；运移1000d后下游地下水环境受氨氮影响的最大距离约为681m，贡献值约为0.5027904mg/L；随着时间的增加，废水渗漏量会逐渐增加，渗漏进入含水层中的污染物的迁移扩散距离越来越大，在连续渗漏3650d（10a）情况下，在戛洒江的排泄浓度为25mg/L，超过地下水环境质量标准限值；由此可知项目在长期非正常状况连续泄露的情况下，会对下游区域地下水造成较大影响，此外，由于项目区域地下水排泄于下游约790m处的戛洒江，超标排泄的地下水会对戛洒江的水质产生影响。
（5）监测井水质污染物浓度扩散预测结果分析
本制糖项目区处于地下水的径流、排泄区，地下水总体上由东向南径流，向戛洒江径流排泄；本次为防止渗滤液渗漏对地下水产生影响，拟建项目在厂区内收集池地下水径流方向下游设置1个监测井，项目定期对其水质进行监测，若发现井中的污染物异常升高，应对防渗系统进行检漏，对破损的防渗层进行修复，避免长期泄漏。
本次环评提出将ZK3钻孔作为运营期监测井，ZK3位于2#冷却循环系统冷却水池下游约350m，监控井地下水环境受氨氮和CODMn的预测结果和影响分析如下：
[image: QQ20260713-153907 拷贝]图7.3-12   项目区下游地下水监测井中CODMn浓度变化曲线图
[image: QQ20260713-154357 拷贝]
图7.3-13   项目区下游地下水监测井中氨氮浓度变化曲线图
从表7.3-12、图7.3-13中可看出，2#冷却循环系统冷却水池底部的防渗层出现破损或破裂，废水发生渗漏的非正常状况下，废水持续渗入含水层中运移388天后，ZK3监控井中地下水环境CODMn开始出现超标；废水持续渗入含水层中运449天后，ZK3监控井中地下水环境氨氮开始出现超标。
为防止废水渗漏对地下水产生影响，在项目运行期对地下水进行监控过程中，若厂区内监测井的污染物出现较大变化时，应立即对2#冷却循环系统冷却水池等水池进行检查，是否是池体渗漏所导致；若检查过程中发现是池体发生泄漏，应立即对渗漏点进行检修补漏，减少持续影响，使污染可控在厂地区范围内。在地下水出现较大污染时，应采取地下水抽出处理、建设防渗墙或防渗帷幕等措施阻止污染物继续扩散，避免地下水受污染的范围扩大。
[bookmark: _Toc23560]7.3.7地下水污染防控措施
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国生态环境法典》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定。
[bookmark: _Toc23366]7.3.7.1污染源控制措施
本项目严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水池存采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道、污水池泄漏而可能造成的地下水污染。
[bookmark: _Toc21765]7.3.7.2分区防渗控制措施
《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）将地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，具体如下表：
表7.3-7 地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	防渗技术要求

	重点防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<1×10-7cm/s，或参照 GB18598 执行

	一般防渗区
	等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s，或参照 GB16889 执行

	简单防渗区
	一般地面硬化


项目依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目厂区污染防渗分区图见图7.3-14。
对1#冷却循环系统冷却水池、2#冷却循环系统冷却水池、热水池、废蜜罐、磷酸储槽、硫磺仓库等区域划分为重点防渗区，其中储罐区地面及围堰均按重点防渗来实施；预处理及压榨车间、制炼车间、干燥间、装包处理间、石灰乳化间、实验室等区域划分为一般防渗区；生产指挥中心、地磅房、道路广场区、空压站、停车场等区域划分为简单防渗区。
①对于重点防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；其中危废暂存间防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能。
②对于一般防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
③对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。
项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求见下表。
表7.3-8项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求一览表
	污染防渗区类别
	防渗区名称
	防渗标准及要求

	重点防渗区
	1#冷却循环系统冷却水池、2#冷却循环系统冷却水池、热水池、废蜜罐、磷酸储槽、硫磺仓库
	等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s 

	一般防渗区
	预处理及压榨车间、制炼车间、干燥间、装包处理间、石灰乳化间、实验室
	等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s 

	简单防渗区
	生产指挥中心、地磅房、道路广场区、空压站、停车场
	地面采用混凝土硬化

	备注：厂区具体防渗措施可根据防渗材料、厚度等进行防渗设计和施工，但须达到环评提出的防渗标准及要求。


[image: 附图3 拷贝]
图7.3-14  项目分区防渗图
（3）地下水污染监控措施
为监控地下水环境受污染情况，环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）中：“三级评价的建设项目，一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个”的要求；本项目位于新平产业园区戛洒片区白糯格地块，与已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》属于同一地块，“原环评”阶段提出将，ZK1、ZK5、ZK7设置为地下水水质跟踪监测井；本次环评新增ZK6作为地下水监控井，具体如下。
表7.3-9  地下水根据监测井的相关参数
	名称
	结构
	监测层位
	深度（m）
	监测因子
	监测频次
	监测方法

	ZK1
	单管单层
	第四系残坡积层（Q4edl）孔隙含水层
	93
	pH、耗氧量、氨氮、挥发酚、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铜、镉、铁、锰、铅、汞、砷、六价铬、铊、细菌总数、总大肠菌群
	ZK1、ZK5每年监测1期，ZK7、ZK6建议一个季度监测一次，1天/期，每天取样1次
	按国家相关规定方法执行。

	ZK6
	单管单层
	
	95.5
	
	
	

	ZK5
	单管单层
	
	37
	
	
	

	ZK7
	单管单层
	
	63
	
	
	


当厂区监测井的污染物浓度异常增高，则立即查找原因，将厂内污水处理系统内的废水清除并检查防渗系统，进行及时抢修，同时将监测井内的废水采取地下水抽出到项目污水处理站进行处置，并增加监测井监测频次，同时建设防渗墙或防渗帷幕等措施阻止污染物继续扩散，可确保地下水污染降低到最小，通过及时监测、补救，可防止扩散，降低对地下水下游区域的影响。
[bookmark: _Toc1067][bookmark: _Toc20286]7.3.8应急处理措施
（1）应急预案
企业应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现污废水或固废泄漏时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染物泄漏和扩散，降低地下水受污染程度。地下水污染应急预案应包括以下要点：如污废水或固废泄漏时，应立即向公司生态环境部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水受污染范围扩大；对泄漏至地面的污染物及时进行清理等的计划和实施方案。
（2）应急措施
①厂区地面的防渗层或污废水输送管道等出现破损或破裂时，应及时对其进行修补，避免污废水发生渗漏。
②对厂区内泄漏至地面的污染物，须及时进行清理并妥善处置。
③每年对地下水监测井进行定期监测，若发现水质受到污染时，应增加水质的监测频率，并调查和确认污染源位置，采取有效措施及时阻断确认的污染源，以降低对地下水环境的污染。
[bookmark: _Toc20281][bookmark: _Toc312138997][bookmark: _Toc26117][bookmark: _Toc235868273][bookmark: _Toc32247]7.4声环境影响预测评价
[bookmark: _Toc182725720][bookmark: _Toc173571552][bookmark: _Toc172025150][bookmark: _Toc162230265][bookmark: _Toc143590079][bookmark: _Toc162931883][bookmark: _Toc151180831][bookmark: _Toc193790837][bookmark: _Toc193711131][bookmark: _Toc13926][bookmark: _Toc191798338][bookmark: _Toc153248592][bookmark: _Toc183832067][bookmark: _Toc422438562][bookmark: _Toc241920983][bookmark: _Toc212900536][bookmark: _Toc191798682][bookmark: _Toc193520468][bookmark: _Toc486273589][bookmark: _Toc21287][bookmark: _Toc182148549]7.4.1 执行标准
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准〔即昼间65dB（A），夜间55dB（A）〕；周边敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准〔即昼间60dB（A），夜间50dB（A）〕。项目噪声评价量为等效连续A声级，本次评价具体范围及标准汇总见下表。
表7.4-1 项目噪声评价范围及评价标准单位：dB（A）
	功能区名称
	评价范围
	执行的标准和级别
	备注

	
	
	昼间等效声级
	夜间等效声级
	

	厂界噪声
	厂界外1m
	65
	55
	/

	关心点噪声
	南恩村、聚兴村
	60
	50
	拟搬迁


[bookmark: _Toc80][bookmark: _Toc151180832][bookmark: _Toc182725721][bookmark: _Toc173571553][bookmark: _Toc143590080][bookmark: _Toc422438563][bookmark: _Toc172025151][bookmark: _Toc153248593][bookmark: _Toc182148550][bookmark: _Toc183832068][bookmark: _Toc19736][bookmark: _Toc193520469][bookmark: _Toc241920984][bookmark: _Toc191798683][bookmark: _Toc162230266][bookmark: _Toc193790838][bookmark: _Toc193711132][bookmark: _Toc486273590][bookmark: _Toc212900537][bookmark: _Toc162931884][bookmark: _Toc191798339]7.4.2评价等级及范围
项目位于云南省玉溪市新平县戛洒镇，属新平产业园区戛洒片区白糯格地块，为GB 3096 规定的3类区，根据预测，建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级最大增量点为榨季南恩村的夜间噪声，增量5.43dB（A），属于3大于5 dB(A)，根据《环境影响评价技术导则	声环境》（HJ 2.4-2021），判定为一级评价。
根据《环境影响评价技术导则	声环境》（HJ2.4-2021）第5.2节：满足一级评价的要求，一般以建设项目边界向外200m为评价范围；二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标等实际情况适当缩小；如依据建设项目声源计算得到的贡献值到200m处，仍不能满足相应功能区标准值时，应将评价范围扩大到满足标准值的距离。
根据预测，项目噪声敏感点在南恩村、聚兴村昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，因此，本次评级范围为以建设项目边界向外200m为评价范围。
[bookmark: _Toc21851]7.4.3声环境保护目标调查表
表7.4-2  项目噪声评价范围及评价标准   单位：dB（A）
	序号
	声环境保护目标名称
	空间相对位置/m
	与距厂界最近距离/m
	方位
	执行标准/功能区类别
	声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	1
	南恩村
	32
	-546
	556.88
	65.03
	西北侧
	2类区
	主要为砖混结构，一般为1-2层

	2
	聚兴村
	-87
	108
	575.45
	138.6
	南侧
	2类区
	主要为砖混结构，一般为1-2层


[bookmark: _Toc22681]7.4.4设备噪声源情况
本项目与“已批复项目”制浆造纸厂处于同一地块；因此本次预测对周边声环境的影响应考虑叠加在建项目的设备运行噪声。
（1）本项目设备情况
本制糖厂运营过程中产生连续噪声的设备较多，包括预砍机、压榨机、泵类、风机等，其源强值一般在70～85dB（A）之间。
在噪声治理上，针对两种不同性质的噪声，采取了不同的消声、隔声措施。对空气动力性噪声，主要在风机进、出口加装消声器以控制噪声；对机械动力性噪声，由于其高频高强的特性，在噪声的传播过程中容易衰减，且易受厂房、墙体、植被的吸收和阻隔，因此对动力性等高噪设备用减震、封闭式厂房隔音，同时在车间外和厂区空地搞好绿化等措施。
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表7.4-3 	本项目工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	1#冷却塔
	点源
	352
	-127
	1.2
	80
	基础减震+绿化降噪
	稳定声源

	2
	2#冷却塔
	点源
	349
	-132
	1.2
	80
	基础减震+绿化降噪
	稳定声源

	3
	3#冷却塔
	点源
	344
	-138
	1.2
	80
	基础减震+绿化降噪
	稳定声源

	4
	4#冷却塔
	点源
	335
	-150
	1.2
	80
	基础减震+绿化降噪
	稳定声源

	5
	5#冷却塔
	点源
	332
	-158
	1.2
	80
	基础减震+绿化降噪
	稳定声源


表7.4-4   本项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物
名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边
界距离/m
	室内边界
声级
/dB(A)
	运行时段
	建筑物
插入损
失/ 
dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级
/dB(A)
	建筑物
外距离

	1
	预处理及压榨车间
	电动双梁桥式起重机
	点源
	70
	减震+厂房隔声
	80
	58
	1.2
	90.95
	62
	榨季运营
	20
	31
	1

	2
	预处理及压榨车间
	液压翻板机
	点源
	75
	基础减震+厂房隔声
	72
	34
	1.2
	90.95
	79
	榨季运营
	20
	48
	1

	3
	预处理及压榨车间
	1#除砂滚筒机
	点源
	80
	基础减震+厂房隔声
	69
	21
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	4
	预处理及压榨车间
	2#除砂滚筒机
	点源
	75
	基础减震+厂房隔声
	69
	21
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	5
	预处理及压榨车间
	1#输蔗机
	点源
	75
	减震+厂房隔声
	67
	70
	1.2
	90.95
	79
	榨季运营
	20
	48
	1

	6
	预处理及压榨车间
	2#输蔗机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	67
	70
	1.2
	90.95
	79
	榨季运营
	20
	48
	1

	7
	预处理及压榨车间
	预砍机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	67
	70
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	8
	预处理及压榨车间
	1#撕解机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	73
	9
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	9
	预处理及压榨车间
	2#撕解机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	81
	5
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	10
	预处理及压榨车间
	3#撕解机
	点源
	75
	减震+厂房隔声
	88
	1
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	11
	预处理及压榨车间
	快速胶带机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	86
	-12
	1.2
	90.95
	79
	榨季运营
	20
	48
	1

	12
	预处理及压榨车间
	1#压榨机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	126
	-14
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	13
	预处理及压榨车间
	2#压榨机
	点源
	80
	减震+厂房隔声
	125
	-22
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	14
	预处理及压榨车间
	3#压榨机
	点源
	65
	减震+厂房隔声
	124
	-31
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	15
	预处理及压榨车间
	4#压榨机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	123
	-40
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	16
	预处理及压榨车间
	5#压榨机
	点源
	75
	减震+厂房隔声
	122
	-47
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	17
	制炼车间
	无滤布真空吸滤机
	点源
	80
	减震+厂房隔声
	183
	-53
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	18
	制炼车间
	1#泵
	点源
	80
	减震+柔性接头+厂房隔声
	183
	-53
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	19
	制炼车间
	2#泵
	点源
	80
	减震+柔性接头+厂房隔声
	182
	-70
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	20
	制炼车间
	3#泵
	点源
	80
	减震+柔性接头+厂房隔声
	180
	-78
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	21
	制炼车间
	4#泵
	点源
	85
	减震+柔性接头+厂房隔声
	197
	-59
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	22
	制炼车间
	5#泵
	点源
	85
	减震+柔性接头+厂房隔声
	220
	-70
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	23
	制炼车间
	6#泵
	点源
	80
	减震+柔性接头+厂房隔声
	219
	-84
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	24
	制炼车间
	7#泵
	点源
	80
	减震+柔性接头+厂房隔声
	215
	-100
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	25
	制炼车间
	8#泵
	点源
	75
	减震+柔性接头+厂房隔声
	232
	-69
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	26
	制炼车间
	9#泵
	点源
	80
	减震+柔性接头+厂房隔声
	203
	-73
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	27
	制炼车间
	喷射式自控燃硫炉
	点源
	80
	减震+厂房隔声
	219
	-76
	1.2
	90.95
	69
	榨季运营
	20
	38
	1

	28
	制炼车间
	1#离心机
	点源
	70
	减震+厂房隔声
	230
	-88
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	29
	制炼车间
	2#离心机
	点源
	75
	减震+厂房隔声
	227
	-97
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	30
	制炼车间
	3#离心机
	点源
	80
	减震+厂房隔声
	226
	-105
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	31
	制炼车间
	4#离心机
	点源
	75
	减震+厂房隔声
	225
	-110
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	32
	制炼车间
	5#离心机
	点源
	75
	减震+厂房隔声
	245
	-108
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	33
	制炼车间
	6#离心机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	253
	-95
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	34
	制炼车间
	7#离心机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	249
	-101
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	35
	制炼车间
	8#离心机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	246
	-107
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	36
	制炼车间
	8#离心机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	244
	-111
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	37
	制炼车间
	10#离心机
	点源
	75
	减震+厂房隔声
	242
	-117
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	38
	干燥、包装间
	振动输送
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	251
	-124
	1.2
	90.95
	79
	榨季运营
	20
	48
	1

	39
	干燥、包装间
	提升机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	258
	-116
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	40
	干燥、包装间
	干燥机
	点源
	80
	减震+厂房隔声
	264
	-107
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	41
	干燥、包装间
	冷却机
	点源
	65
	减震+厂房隔声
	256
	-85
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	42
	干燥、包装间
	1#装包机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	240
	-75
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	43
	干燥、包装间
	2#装包机
	点源
	75
	减震+厂房隔声
	233
	-70
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	44
	干燥、包装间
	引风机
	点源
	80
	减震+消声器+厂房隔声
	175
	-68
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	45
	干燥、包装间
	鼓风机
	点源
	80
	减震+消声器+厂房隔声
	188
	-73
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	46
	石灰乳化间
	提升斗
	点源
	80
	减震+厂房隔声
	168
	-14
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	47
	石灰乳化间
	给料机
	点源
	80
	减震+厂房隔声
	166
	-22
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	48
	石灰乳化间
	石灰消和机
	点源
	85
	减震+厂房隔声
	173
	-27
	1.2
	90.95
	79
	榨季运营
	20
	48
	1

	49
	石灰乳化间
	泵
	点源
	85
	减震+柔性接头+厂房隔声
	182
	-33
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1

	50
	石灰乳化间
	压缩机
	点源
	80
	减震+消声器+厂房隔声
	190
	-38
	1.2
	90.95
	84
	榨季运营
	20
	53
	1


（2）周边在建噪声污染源调查
表7.4-5 	纸浆造纸厂工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段
	备注

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	
	

	1
	均衡池搅拌器
	点源
	-117
	-369
	1.2
	75
	基础减震+绿化降噪
	稳定声源
	全年生产

	2
	冷却塔提升泵
	点源
	-96
	-384
	1.2
	80
	基础减震+绿化降噪
	稳定声源
	全年生产

	3
	冷却塔
	点源
	-114
	-394
	1.2
	85
	基础减震+绿化降噪
	稳定声源
	全年生产

	4
	搅拌器
	点源
	-187
	-367
	1.2
	75
	基础减震+绿化降噪
	稳定声源
	全年生产

	5
	刮泥机
	点源
	-180
	-387
	1.2
	75
	基础减震+绿化降噪
	稳定声源
	全年生产

	6
	污泥输送泵
	点源
	-174
	-408
	1.2
	80
	基础减震+绿化降噪
	稳定声源
	全年生产

	7
	搅拌器
	点源
	-77
	-370
	1.2
	75
	基础减震+绿化降噪
	稳定声源
	全年生产

	注：噪声设备与源强数据来自已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目环境影响报告书》。


表7.4-6  纸浆造纸厂工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑名称/噪声源位置
	声源名称/噪声设备
	声源源强/声压级(dB)A
	声源控制措施
	中心坐标
	距室内边界距离（m）
	室内边界声级
/dB(A)
	运行时段
	备注

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	1
	造纸生产线_蔗渣备料
	竹片筛选
	100
	减震、厂房隔声
	160
	-135
	1.2
	20.35
	85
	连续
	全年生产

	2
	
	切竹机（再碎机）
	100
	减震、厂房隔声
	148
	-118
	1.2
	20.35
	85
	连续
	全年生产

	3
	
	移动式螺旋输送机
	65
	减震、厂房隔声
	155
	-132
	1.2
	20.35
	50
	连续
	全年生产

	45
	
	磨刀机
	85
	减震、厂房隔声
	165
	-141
	1.2
	20.35
	70
	连续
	全年生产

	6
	
	再碎机收尘风机
	85
	减震、厂房隔声
	150
	-124
	1.2
	20.35
	70
	连续
	全年生产

	7
	造纸生产线_蒸煮工段
	蔗渣洗渣机
	80
	减震、厂房隔声
	38
	-190
	1.2
	23.06
	65
	连续
	全年生产

	8
	
	蔗渣洗涤机
	80
	减震、厂房隔声
	45
	-193
	1.2
	23.06
	65
	连续
	全年生产

	9
	
	蔗渣脱水机
	80
	减震、厂房隔声
	34
	-194
	1.2
	23.06
	65
	连续
	全年生产

	10
	造纸生产线_洗选漂
	黑液过滤机
	85
	减震、厂房隔声
	73
	-219
	1.2
	26.77
	70
	连续
	全年生产

	11
	
	高浓除渣器
	85
	减震、厂房隔声
	80
	-225
	1.2
	26.77
	70
	连续
	全年生产

	12
	
	真空洗浆机组
	90
	减震、厂房隔声
	80
	-225
	1.2
	26.77
	75
	连续
	全年生产

	13
	
	氧脱中浓泵
	90
	减震、厂房隔声、软接头
	72
	-221
	1.2
	26.77
	75
	连续
	全年生产

	14
	
	除砂器
	90
	减震、厂房隔声
	91
	-233
	1.2
	26.77
	75
	连续
	全年生产

	15
	
	节子洗涤器
	70
	减震、厂房隔声
	101
	-238
	1.2
	26.77
	55
	连续
	全年生产

	16
	
	浆渣洗涤器
	70
	减震、厂房隔声
	108
	-245
	1.2
	26.77
	55
	连续
	全年生产

	17
	
	压力筛
	85
	减震、厂房隔声
	107
	-237
	1.2
	26.77
	70
	连续
	全年生产

	18
	造纸生产线_漂白
	混合器
	70
	厂房隔声
	12
	-222
	1.2
	25.95
	55
	连续
	全年生产

	19
	
	鼓式真空洗浆机
	90
	减震、厂房隔声
	16
	-240
	1.2
	25.95
	75
	连续
	全年生产

	20
	
	中浓浆泵
	90
	减震、厂房隔声、软接头
	26
	-230
	1.2
	25.95
	75
	连续
	全年生产

	21
	
	压滤机
	85
	减震、厂房隔声
	46
	-238
	1.2
	25.95
	70
	连续
	全年生产

	22
	造纸车间
	链板输送机
	80
	减震、厂房隔声
	-31
	-273
	1.2
	31.46
	65
	连续
	全年生产

	23
	
	碎浆机
	95
	减震、厂房隔声
	-21
	-285
	1.2
	31.46
	80
	连续
	全年生产

	24
	
	磨浆机
	95
	减震、厂房隔声
	-4
	-291
	1.2
	31.46
	80
	连续
	全年生产

	25
	
	搅拌器
	80
	减震、厂房隔声
	-20
	-297
	1.2
	31.46
	65
	连续
	全年生产

	26
	
	泵
	85
	减震、厂房隔声、软接头
	-8
	-303
	1.2
	31.46
	70
	连续
	全年生产

	27
	二氧化氯制备车间
	泵
	85
	减震、厂房隔声、软接头
	230
	-238
	1.2
	25.32
	70
	连续
	全年生产

	28
	碱回收车间-蒸发
	泵
	85
	减震、厂房隔声、软接头
	-124
	-144
	1.2
	21.36
	70
	连续
	全年生产

	29
	碱回收车间-燃烧
	碱灰输送机
	75
	减震、厂房隔声
	-177
	-166
	1.2
	21.26
	60
	连续
	全年生产

	30
	
	轮式破碎机
	85
	减震、厂房隔声
	-165
	-175
	1.2
	21.26
	70
	连续
	全年生产

	31
	碱回收车间-苛化
	过滤机
	85
	减震、厂房隔声
	-143
	-212
	1.2
	21.42
	70
	连续
	全年生产

	32
	
	泵
	90
	减震、厂房隔声、软接头
	-138
	-219
	1.2
	21.42
	75
	连续
	全年生产

	33
	
	石灰消化提渣机
	75
	减震、厂房隔声
	-132
	-229
	1.2
	21.42
	60
	连续
	全年生产

	34
	
	锤式破碎机
	90
	减震、厂房隔声
	-138
	-217
	1.2
	21.42
	75
	连续
	全年生产

	35
	锅炉
	碎煤机
	90
	阻尼减震、厂房隔声
	-12
	-67
	1.2
	32.54
	75
	连续
	全年生产

	注：噪声设备与源强数据来自已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目环境影响报告书》。



[bookmark: _Toc16368][bookmark: _Toc29743]7.4.5预测点布设
厂界噪声预测点布设14个预测点，周边2个关心点（南恩村、聚兴村）；具体详见下图。
[image: QQ20260402-104100 拷贝]
图7.4-1 噪声预测点分布图
[bookmark: _Toc3629]7.4.6地形数据
从http://srtm.csi.cgiar.org/selection/inputcoor.asp下载90m分辨率地形高程数据文件srtm_57_08.asc，应用GLOBAL Mapper v10.02，选择完全包含预测范围的区域，选取的范围为（西北角(101.52625,24.154583) 东北角(101.615416,24.154583) 西南角(101.52625,24.070416) 东南角(101.615416,24.070416)）设置为UTM投影，导出生成AERMAP所需的数字高程DEM文件。
[bookmark: _Toc20572]7.4.7预测方法
（1）室外声源预测模式
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：
Lp(r)=Lr0-20lg(r/r0)
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lr0—参考位置r0处的声压级，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离；
建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：

Lp=10lg［0.1Li］
式中：Li—第i个声源声值;
Lp—某点噪声总叠加值；
          n—声源个数。
（2）室内声源预测模式
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），先计算某室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级，计算公式如下：
[image: ]
式中：Lp1—靠近开口处 (或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB;
Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数； R=Sa/(1-a)， S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按如下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级:
[image: ]
式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内 N个声源i倍频带的叠加声压级，dB;
Lpi—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
Lp2i(T)= Lpli(T)-(TLi+6)
式中：L2pi（T）—靠近围护结构处室外 N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
L1pi（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TL—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB；本项目厂房采用砖墙（双面粉刷）；根据《环境噪声控制工程》，郑长聚等编，高等教育出版社，1990，1/2砖墙，双面粉刷隔声量45dB；实际工程中，由于建筑物门窗缝隙、工程施工中薄屏障之间的缝隙，其整体的隔声能力一般小于这个理想值，因此本次预测取值40dB。
然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
Lw =LP2(T)+ 10lgS
式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2 (T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式。
预测软件为由北京尚云开发制作并拥有全部版权的EIAProN2021。EIAProN2021以新版噪声导则——《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求为编制依据，功能全面深入、符合新导则要求。
预测软件版本号：2.5.240。
[bookmark: _Toc5640]7.4.8预测时段
本项目为制糖项目，榨季所有噪声设备均正常运行，非榨季仅进行设备检修，因此本次预测仅对榨季噪声影响进行预测。
[bookmark: _Toc10124][bookmark: _Toc6363]7.4.9预测结果
7.4.9.1厂界预测结果
本制糖项目噪声设备正产运行，在叠加纸浆厂设备噪声的条件下，厂界预测值预测结果见下表。
表7.4-7 榨季厂界噪声预测结果单位：dB（A）
	预测点编号
	声源贡献值
	标准值
	评价结果

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#预测点
	52.74
	52.74
	65
	55
	达标
	达标

	2#预测点
	53.37
	53.37
	65
	55
	达标
	达标

	3#预测点
	53.35
	53.35
	65
	55
	达标
	达标

	4#预测点
	50.94
	50.94
	65
	55
	达标
	达标

	5#预测点
	51.42
	51.42
	65
	55
	达标
	达标

	6#预测点
	47.41
	47.41
	65
	55
	达标
	达标

	7#预测点
	48.37
	48.37
	65
	55
	达标
	达标

	8#预测点
	46.57
	46.57
	65
	55
	达标
	达标

	9#预测点
	44.05
	44.05
	65
	55
	达标
	达标

	10#预测点
	45.76
	45.76
	65
	55
	达标
	达标

	11#预测点
	50.7
	50.7
	65
	55
	达标
	达标

	12#预测点
	51.61
	51.61
	65
	55
	达标
	达标

	13#预测点
	47.79
	47.79
	65
	55
	达标
	达标

	14#预测点
	49.05
	49.05
	65
	55
	达标
	达标


根据预测，本项目榨季在叠加纸浆厂设备噪声的条件下，厂界14个预测点的昼间预测值和夜间预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。等声值线图见下图。

[image: IMG_256]
图7.4-2  榨季厂界噪声贡献值等声值线图（叠加纸浆厂） 单位：dB（A）
7.4.9.2关心点预测结果
本制糖项目噪声设备正产运行，在叠加纸浆厂设备噪声、背景噪声的条件下，厂界预测值预测结果见下表
表7.4-8 榨季关心点预测结果单位：dB（A）
	序号
	声环境保护目标名称
	噪声背景值/dB(A)
	噪声标准/dB(A)
	噪声贡献值/dB(A)
	噪声预测值/dB(A)
	较现状增量/dB(A)
	超标和达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	南恩村
	53
	44
	60
	50
	47.97
	47.97
	54.19
	49.43
	1.19
	5.43
	达标
	超标

	2
	聚兴村
	54
	44
	60
	50
	47.26
	47.26
	54.83
	48.94
	0.83
	4.94
	达标
	达标


经预测，经距离衰减后，虽然在榨季南恩村、聚兴村昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；但夜间噪声值相较现状值增加较多，会对周边的关心点产生一定影响；根据政府搬迁方案，南恩村及聚兴村均需要进行搬迁，搬迁后项目周边200m无声环境敏感目标，对周围声环境影响小。
[bookmark: _Toc30168]7.4.10交通运输的噪声影响分析
物料运输采用自卸汽车或社会车辆运输，沿线村庄较少，主要采取合理安排运输时间、采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，保证沿线村庄居民的生产生活不会受到较大的影响。为了避免和减轻运输噪声对沿线村庄村民的影响，采取以下措施：
（1）加强管理，严格限制进出厂区运输车辆的车速，限超载，制止野蛮驾驶。
（2）在村庄两侧设置禁鸣标志牌，经过村庄时禁止笛鸣。
采取以上措施后，汽车运输对沿线村庄影响较小。
[bookmark: _Toc375755389][bookmark: _Toc354818250][bookmark: _Toc331404813][bookmark: _Toc347584100][bookmark: _Toc326151874][bookmark: _Toc398994217][bookmark: _Toc331427453][bookmark: _Toc481571612][bookmark: _Toc330302278][bookmark: _Toc326139826][bookmark: _Toc330028231][bookmark: _Toc330301347][bookmark: _Toc367952361][bookmark: _Toc332123603][bookmark: _Toc433704258][bookmark: _Toc387134159][bookmark: _Toc351388628][bookmark: _Toc383607667][bookmark: _Toc355784516][bookmark: _Toc511115604][bookmark: _Toc326917655][bookmark: _Toc368232710][bookmark: _Toc330304460][bookmark: _Toc17179]7.4.11结论
（1）根据预测和分析，本项目噪声贡献值在叠加纸浆厂后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
（2）项目周边200m范围内现状分布有南恩村及聚兴村，虽然在榨季南恩村、聚兴村昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；但夜间噪声值相较现状值增加较多，会对周边的关心点产生一定影响。根据政府搬迁方案，南恩村及聚兴村均需要在项目投产前进行搬迁，搬迁后项目周边200m无声环境敏感目标，对周围声环境影响小。
[bookmark: _Toc12494][bookmark: _Toc207034213][bookmark: _Toc127195096]7.4.12声环境自查表
7.4-9   声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级☑           二级□         三级

	
	评价范围
	200m☑大于200m         □小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑最大A声级□   计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准地方标准□          国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区
	3类区
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑现场实测加模型计算法收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源
调查
	噪声源调查方法
	现场实测□         已有资料研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑其他□

	
	预测范围
	200m☑大于200 m□        小于200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级☑最大A声级□    计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测固定位置监测□   自动监测□   手动监测□    无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（LeqA（A））
	监测点位数
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可行☑不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。


[bookmark: _Toc12217][bookmark: _Toc11632][bookmark: _Toc13756]7.5固体废物环境影响分析
[bookmark: _Toc21445][bookmark: _Toc163013100]7.5.1固废的产生及处置
项目制糖生产线的固体废弃物主要为蔗渣、锅炉灰渣、脱硫石膏、滤泥、废糖蜜、石灰渣、废润滑油等；项目固废处置情况见下表。
表7.5-1  固废处置一览表
	编号
	固废源名称
	产生固废装置
	产生量(t/a)
	成份
	性质
	代码
	处置

	S1
	蔗渣
	压榨车间
	207414
	纤维
	第Ⅰ类一般固废
	900-099-S59
	其中86730t/a作为制浆造纸厂原料使用，剩余的120684t/a外售

	S2
	滤泥
	制炼车间
	50100
	CaSO4、有机质和糖泥
	第Ⅰ类一般固废
	900-099-S59
	外运作为公司甘蔗地或现有1.2万亩果园基地作为有机肥车间原料

	S3
	废糖蜜
	制炼车间
	43814.12
	糖分
	第Ⅰ类一般固废
	900-099-S59
	定期外售昆明骄宇焦糖有限公司作为生产原料使用，或由玉溪湘溪食品有限公司收购

	S4
	石灰渣
	制炼车间
	110.22
	石灰
	第Ⅱ类一般固废
	900-099-S59
	送厂旁南恩村双脚树箐固废填埋场填埋处理

	S5
	脱硫石膏
	脱硫系统
	2657.96
	Si、Na2SO4等
	第Ⅱ类一般固废
	900-099-S06
	全部外售作为水泥厂辅助生产原料

	S6
	锅炉灰（除尘灰）
	除尘系统
	13322.51
	主要含氧化钙和二氧化硅
	第Ⅰ类一般固废
	900-001-S02
	全部外售作为水泥厂辅助生产原料

	S7
	锅炉渣
	锅炉
	8888.78
	主要含氧化钙和二氧化硅
	第Ⅰ类一般固废
	900-001-S03
	全部外售作为水泥厂辅助生产原料

	S8
	废润滑油
	生产车间
	5
	废润滑油等
	危险废物
	HW08 900-217-08
	委托有资质的单位进行处置

	S9
	生活垃圾
	办公区、宿舍区
	65.04
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	统一收集后由当地环卫部门进行清理


[bookmark: _Toc967]7.5.2固体废物的影响分析
（1）蔗渣
项目蔗渣产生量为1242t/d，207414t/a，本项目不新建甘蔗渣堆场，每天产的蔗渣，通过蔗渣带送往浆厂的蔗渣堆场作为生产原料；已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》设计新建1个蔗渣堆场，占地面积9275m2，设置雨棚和篷布覆盖，采用湿法堆存，贮量32700t，可暂存26天的蔗渣产生量。
在建制浆造纸厂，纸浆生产规模为10.2万吨/年，采用竹片和蔗渣作为生产原料，其中蔗渣使用量86730t/a、竹片使用量340000t/a，为了不影响制浆造纸厂的产品质量，本项目产生的蔗渣中中86730t/a作为制浆造纸厂原料使用，剩余的120684t/a外售新平跃腾商贸有限公司。
（2）滤泥
项目产生的滤泥主要为CaSO4、过磷酸钙、有机质和糖泥，不含有毒有害物质，统一收集后，由公司车辆外运至公司现有1.2万亩果园基地有机肥车间，经过发酵后作为有机肥使用；项目产生的滤泥一般直接由运输车辆在真空吸虑机渣斗下放装车外运，一般不在厂内贮存，仅运输车辆无法中转时进行短暂存放，存放时间一般不超过12h，项目设置1座30m2的滤泥间。
（3）废糖蜜
根据工程分析，项目废糖蜜产生量为262.36t/d，43814.12t/a（密度约为1.45m3/t，体积约为30216.63m3），项目设置1台4950m3废蜜贮罐，约可暂存27天的废糖蜜。
项目废糖蜜收集暂存后定期外售昆明骄宇焦糖有限公司或由玉溪湘溪食品有限公司收购。
昆明骄宇焦糖有限公司是一家以糖蜜为主要原料集生产、加工、经营、销售、技术开发及服务于一体的全产业链企业，目前公司设置有1条焦糖色生产线、1条糖蜜酵母粉生产线，产品包括：焦糖色、食糖、糖蜜、调味料、酵母提取物、预包装食品等。其焦糖色生产线于2003年8月21日取得原嵩明县环境保护局的批复（嵩环发〔2003〕 32号），并于2009年通过环保“三同时”竣工验收，年接收糖蜜约1万吨。糖蜜酵母粉生产线于2022年9月取得昆明市生态环境局嵩明分局关于对《昆明骄宇焦糖有限公司糖蜜粉生产线建设项目环境影响报告表》的批复（嵩生环复〔2022〕53号），年利用糖蜜约1万吨。公司排污许可证编号为91530127566248005J001Q，相关环保手续完备。其位于公司西南方向，运输距离300公里，运输方便，公司已经与其签订销售协议，因此，项目糖蜜外售是可行的。
玉溪湘溪食品有限公司位于云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园，主要经营范围包括糖蜜、焦糖色素、冰醋酸、甜蜜素、焦亚硫酸钠、食品添加剂等采购销售，具备稳定的糖蜜采购、储运和销售能力。
（4）石灰渣
项目运营过程中石灰渣产生量为110.22t/a，属于第Ⅱ类一般工业固废，石灰渣收集后全部送至项目西侧的双脚树箐固体废物填埋场填埋处置。
双脚树箐固体废物填埋场位于项目西侧，总占地面积30974m2，库区用地面积23126.5 m2，库容15万立方米；采用分层填埋压实工艺，填埋高层为558m~585m，该填埋场于2022年5月9日取得玉溪市生态环境局新平分局关于该项目的批复（玉环新局审[2022]9号），并于2023年5月通过竣工环境保护自主验收，该渣场符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中关于Ⅱ类场贮存、处置场选址、设计的环境保护要求；由此可见项目石灰渣送双脚树箐固体废物填埋场填埋处置可行。
（5）废润滑油
项目生产过程中废润滑油产生量为5t/a，废润滑油属于危险废物（HW08 900-217-08），项目产生的废润滑油收集后，依托“原环评”中危废暂存间暂存后，定期委托有资质的单位清运处置；“原环评”规划设置1个100m3的危废暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，中转周期为半年，本次环评要求，废机油必须委托有资质单位处置，同时作好危废台账，记录上须注明危废的来源、数量、入库日期、出库日期等，以便备查。
（6）脱硫石膏
由于本项目的实施，依托工程脱硫石膏新增产生量为2657.96t/a；依托工程设置1座36m2的脱硫渣库，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场要求建设，用于暂存脱硫石膏；脱硫石膏定期全部外售作为水泥厂辅助生产原料。
（7）锅炉灰、渣
由于本项目的实施，依托工程锅炉灰渣产生量为22221.96t/a；其中飞灰13322.51t/a，锅炉渣8888.78t/a；依托工程设置锅炉灰罐、锅炉渣库各1个，其中渣库500m3、灰罐1000m3，渣库按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）II类场要求建设，中转周期为7天，全部外售作为水泥厂辅助生产原料，其中锅炉灰采用罐车密闭运输。
（8）生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运处置。
综上所述，本项目产生的生产、生活固体废物均可得到妥善处置和利用，处置率为100%，对环境影响不大，可避免二次污染的发生。
[bookmark: _Toc25519][bookmark: _Toc14723][bookmark: _Toc21990]7.6生态环境影响分析
[bookmark: _Toc10595]7.6.1土地利用的影响分析
本项目与《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》中的纸厂处于同一地块，目前已划为工业用地，且现主要是农林地，对当地植物及植被损坏较少。评价区域主要为农业生态，由于项目建设占地较小，虽然建设改变了的此地的生态结构，但生态效益不显著，不会引起当地物种的消亡。建设导致当地的土地利用方式发生变化，破坏了当地生态平衡，给当地现有生态环境造成一定负面影响。项目建设对当地的土地的影响是可以接受的。
[bookmark: _Toc18542]7.6.2对周围农作物的影响分析
大气污染对农业的危害首先表现在植物生产上，一是大气中的污染物直接影响到植物的生长和发育，二是大气污染引起的酸雨对植被的影响，三是随废气排放微量有毒物质，不论是大气中还是随雨水降落，都可能对该区域内的农作物造成一定的影响。
项目建成投产后，外排废气污染物主要是锅炉和碱炉烟气中的粉尘、酸性气体（SO2）、重金属（汞及其化合物）等污染物，如果对烟气污染控制不当，导致大量酸性气体排入大气中，就可能随着雨水的降落而形成酸雨。酸雨对生态的影响主要表现为：①使水体酸化，进而破坏水生生态系统，浮游植物和动物减少，严重时导致鱼类和两栖动物死亡；②导致土壤酸化，使土壤贫瘠化过程加速、土壤中有毒元素溶出，从而影响陆生生态系统中最重要的生产者绿色植物的生存及产量；③酸雨直接降落到植物叶面也会使植物受害或死亡，造成农作物减产。
本次环评参照《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ332-2006）。限值见下表。
表7.6-1  食用农产品产地环境空气质量评价标准
	污染物
	作物敏感程度
	日平均浓度
	植物生长季评价浓度

	SO2
	敏感作物
	0.15mg/m³
	0.05mg/m³

	
	中等敏感作物
	0.25mg/m³
	0.08mg/m³

	
	抗性植物
	0.30mg/m³
	0.12mg/m³

	总悬浮颗粒物
	0.30mg/m³
	——


表7.6-2  食用农产品产地土壤环境质量评价标准 单位:mg/kg
	污染物
	作物敏感程度
	pH＜6.5
	pH
6.5~7.5
	pH＞7.5

	汞
	水作、旱作、果树
	≤0.30
	≤0.30
	≤0.60

	
	蔬菜
	≤0.25
	≤0.30
	≤0.35


（1）烟尘排放对生态环境的影响
根据大气环境影响预测，正常工况下，项目排放的TSP日均最大浓度贡献值为8.55E+00μg/m³，均满足《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ332-2006）限值（日均≤0.3mg/m3）要求。因此，烟尘排放对区域农作物影响小。
（2）SO2排放对生态环境的影响
二氧化硫和光化学烟雾对植物生长危害较大。其中二氧化硫对植物的危害从叶背气孔周围细胞开始，逐渐扩散到海绵和栅栏组织细胞，二氧化硫进入叶片后，被氧化成为亚硫酸，再慢慢转化为硫酸盐。亚硫酸盐是一种剧毒物质，转化为硫酸盐时毒性并不大，然而二氧化硫转化为亚硫酸盐比亚硫酸盐转化为硫酸盐快，从而使叶绿素破坏，组织脱水坏死，形成许多点状、块状或条状褪色斑点，使叶片失色，叶绿或叶脉间变成褐色，致使植物的正常生理功能受到抑制，产量降低。
根据调查，项目评价区内种植的农作物主要包括玉米、甘蔗、柑橘、香蕉等。根据大气预测结果，项目排放的SO2在区域内的日均最大浓度贡献值为1.99E+02μg/m3，均低于《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ332-2006）中标准限值（日均≤0.15mg/m3），对区域植物生长的不利影响程度较小，不会导致区域农作物生产量明显降低。
（3）汞排放对生态环境的影响
汞的排放会首先扩散污染大气，然后沉淀到地表，进入土壤环境，再经过植被的富集进入食物链；本次预测与评价主要考虑项目废气中汞以大气沉降的方式进入土壤进入环境；参照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的预测方法，计算公式如下：
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式中：△S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，（g/kg）；
Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量,g;
Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排除的量，g；
Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排除的量，g； Pb—表层土壤容重，kg/m3；
A—预测评价范围，m2；
D—表层土壤深度，一般取0.2m。
n—持续年份，a。
单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算。
S=Sb+ΔS
式中：Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，mg/kg；本次环评取农用地现状监测的最大值。
S—单位质量土壤中某种物质的预测值，mg/kg。
本次预测参数详见下表。
表7.6-3   预测参数一览表
	参数名称
	取值
	备注

	Is
	汞的排放量0.0022 t/a
	全部沉降至土壤中

	Ls
	0 g
	根据导则，涉及大气沉降影响的，可不考虑输出

	Rs
	0 g
	根据导则，涉及大气沉降影响的，可不考虑输出

	Pb
	1290kg/m3
	/

	A
	726997m2
	项目占地及项目厂界外延200m的区域

	D
	0.2m
	耕作层土壤深度

	n
	30a
	项目设计服务年限30a


表7.6-4  项目砷预测对土壤的影响结果一览表  单位:mg/kg
	年限
	30年

	贡献值（△S）
	3.52E-04

	现状值
	0.080

	预测值
	0.080352

	《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ332-2006）
	水作、旱作、果树
	≤0.30

	达标判断
	达标


综上分析，项目排放的颗粒物、SO2日均最大浓度贡献值低于《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ332-2006）中环境空气质量最低标准限值；排放的汞最大浓度预测值值低于《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ332-2006）中土壤环境质量最低标准限值，对区域植物生长的不利影响程度较小，不会导致区域农作物生产量明显降低。
[bookmark: _Toc31109]7.6.3对动植物的环境影响
项目施工期对占用土地造成的植被破坏，是土地利用方式发生改变的一种必然结果。从影响程度看，短期内会造成该区域同种植被类型面积的减少，但不会造成任一植被类型的消失，对植被类型及植物种类的影响不大；由于项目占地范围内无珍稀植物种分布，项目区主要种植玉米等，还有部分桉树和杂树，该树种在云南省和当地较为普遍，虽然建设项目会造成评价区内云南松和其它植物物种数量的减少，但不会造成任何一植物种的消失，且项目区内将进行绿化和美化，物种多为观赏的树木、花卉和植物，对该区域的生物多样性会产生一些有利的影响。
项目区没有发现野生的大型兽类的活动痕迹，主要动物是小型兽类、小型常见鸟类和蛙类等兽类主要是啮齿类，种类及数量较多，它们中多数种类不同程度地对农、林业有危害，其中鼠科的种类危害更大。项目的建设，将导致这些种类向周围扩散，可能导致厂区周边鼠类的增多、密度加大。鸟类运动能力特强，绝大多数鸟类适应能力较强，能迅速逃离不利环境，故不会对这些动物造成大的影响。
根据2018年10月中国科学院昆明动物研究所编制的《云南省S35 永金高速新平 (戛洒)至元江 (红光)段工程绿孔雀专项调查报告》，云南省S35 永金高速新平 (戛洒)至元江 (红光)段工程沿线双柏县妥甸镇、独田乡、大麦地乡、爱尼山乡、鄂嘉镇(恐龙河州级自然保护区)，元江县甘庄街道(元江国家级自然保护区)，峨山县富良棚乡、大龙潭乡、化念镇(玉白顶市级自然保护区)，新平县者竜乡、老厂乡、新化乡、桂山街道(玉白顶市级自然保护区)、扬武镇，景谷县正兴镇存在绿孔雀分布。
距离本项目最近的绿孔雀分布区为双柏县独田乡下把租村附近（戛洒镇境内未发现绿孔雀分布区），位于项目区西北侧约15km处（绿汁江右岸、项目区侧风向），与项目区之间有河流（绿汁江）、公路（S218省道）、耕地等阻隔，其间适合绿孔雀生活的潜在栖息地较少，人为活动频繁、缺少扩散通道，因此绿孔雀扩散至项目区可能性较小。
根据大气预测结果，项目排放的颗粒物、SO2日均最大浓度贡献值日平均预测值均低于《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ332-2006）中标准限值，对区域植物生长的不利影响程度较小，由于项目区距离绿孔雀分布区约15km，项目排放的废气污染物经山林阻隔吸收、大气稀释后，不会对现有绿孔雀分布区产生明显不利的影响。
根据绿孔雀分布图，项目废水排放口戛洒江下游最近的绿孔雀分布点位于戛洒江南薅断面左岸（距离排口约41km），结合南恩糖纸厂1979年运行至今，未发生过因南恩糖纸厂排水引发的环境污染事件，且项目排放废水较现有项目相差不大，因此评价认为项目排水不会对绿孔雀造成明显不利的影响。
[bookmark: _Toc24457]7.6.4结论
在采取对策后，生态方面的负面影响将得到一定减少，但不利因素依然存在，建设单位对环保必须高度重视，确实落实评价提出的措施，在保证措施得到实施的情况下，生态环境影响可以接受。
[bookmark: _Toc90][bookmark: _Toc5589]7.6.5生态自查表
表7.6-5 生态影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种；国家公园；自然保护区；自然公园；世界自然遗产；生态保护红线；重要生境；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域；其他

	
	影响方式
	工程占用 √；施工活动干扰；改变环境条件；其他

	
	评价因子
	物种（分布范围、种群数量、种群结构等）
生境（生境面积、质量、连通性等）
生物群落（物种组成、群落结构等）
生物系统（植被覆盖度、生物量等）
生物多样性（物种丰富度、均匀度、优势度等）
生态敏感区（主要保护对象、生态功能等）
自然景观（）
自然遗迹（）
其他（）

	评价等级
	一级；二级；三级；生态影响简单分析

	评价范围
	陆域面积：（）km2；水域面积：（）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集 √；遥感调查；调查样方、样线；调查点位、断面；专家和公众咨询法；其他

	
	调查时间
	春季 ；夏季；秋季；冬季
丰水期；枯水期；平水期

	
	所在区域的生态问题
	水土流失；沙漠化；石漠化；盐渍化；生物入侵；污染危害；其他

	
	评价内容
	植被/植物群落；土地利用；生态系统 ；生物多样性 ；重要物种 ；生态敏感区；其他

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性 √；定性和定量

	
	评价内容
	植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种；生态敏感区；生物入侵风险；其他

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让；减缓；生态修复；生态补偿；科研；其他 √

	
	生态监测计划
	全生命周期；长期跟踪；常规；无

	
	环境管理
	环境监理；环境影响后评价；其他

	结论
	生态影响
	可行 √     不可行



[bookmark: _Toc291675364][bookmark: _Toc176143939][bookmark: _Toc176143613][bookmark: _Toc5688][bookmark: _Toc32083][bookmark: _Toc187770036][bookmark: _Toc22208][bookmark: _Toc176143782]8、环境风险评价
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[bookmark: _Toc5189867][bookmark: _Toc10932]按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据；评价工作程序见下图。
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图8-1 评价工作程序图
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由于“已批复项目”在设计阶段，取消了日榨3500吨甘蔗制糖生产线、日产酒精1.6万L生产线、日产PSB液态有机肥300m3生产线及燃煤锅炉配置的CB15-6.5/1.4/0.6的抽汽背压式18MW汽轮发电机组的建设，因此本次评价仅对“已批复项目”中的年产纸浆10.2万吨、年产生活用纸10.2万吨生产线及配套的生产设施环境风险评价内容进行介绍。
8.1.1风险识别
风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别、生产设施风险识别和危险物质向环境的转移途径等。
8.1.1.1物质危险性识别
根据“已批复项目”环境影响报告书，“已批复项目”涉及的主要风险物质包括甲醇、氨水（20%）、氯酸钠、二氧化氯、氯气、乙炔、二氧化硫、二氧化氮、油类物质（润滑油、废润滑油和柴油）；根据识别结果，“已批复项目”的涉及的的风险物质如下表：
表8.1-1 “已批复项目”主要危险物质及分布
	序号
	名称
	主要危险物质

	一
	生产装置

	1
	制浆洗选漂工段
	硫酸、二氧化氯、氯气

	2
	二氧化氯制备工段
	硫酸、甲醇、氯酸钠、二氧化氯、氯气

	3
	碱回收燃烧工段
	二氧化硫、二氧化氮

	二
	储运设施

	1
	化学品仓库
	磷酸、硫磺、硫酸铵、润滑油

	2
	乙炔氧气仓库
	乙炔

	3
	甲醇储罐
	甲醇

	4
	硫酸储罐
	硫酸储罐

	5
	氯酸钠库
	氯酸钠

	6
	柴油库
	柴油

	三
	公用工程及辅助生产设施

	1
	化水间
	氨水

	2
	热电系统
	柴油、二氧化硫、二氧化氮

	3
	危险废物中转库
	废润滑油


8.1.1.2生产系统危险性识别
“已批复项目”的生产和储存过程的危险化学品分布情况见下表。 
表8.1-2     “已批复项目”主要的生产风险类型
	序号
	危险单元
	风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	制浆洗选漂工段
	化学品混合器
	二氧化氯、氯气
	泄漏
	大气
	周边村庄

	
	
	漂白塔
	硫酸
	泄漏
	大气、地表水
	周边村庄、戛洒江

	2
	化学品制工段
	硫酸
	泄漏
	大气、地表水
	周边村庄、戛洒江

	3
	二氧化氯制备工段
	再沸器
	硫酸、甲醇、氯酸钠
	泄漏
	大气、地表水
	周边村庄、戛洒江

	
	
	二氧化氯发生器
	二氧化氯、氯气
	泄漏
	大气
	周边村庄

	4
	碱回收燃烧工段
	黑液喷射炉
	二氧化硫、二氧化氮
	泄漏
	大气
	周边村庄

	5
	化学品仓库
	磷酸、硫磺、硫酸铵、润滑油
	泄漏、火灾爆炸引发二氧化硫、一氧化碳释放，事故废水排放
	大气、地表水
	周边村庄、戛洒江

	6
	乙炔氧气仓库
	乙炔
	泄漏，火灾爆炸衍生事故废水排放
	地表水
	周边村庄、戛洒江

	7
	甲醇储罐
	甲醇
	泄漏，火灾爆炸衍生事故废水排放
	大气、地表水
	周边村庄、戛洒江

	8
	硫酸储罐
	硫酸
	泄漏
	大气、地表水
	周边村庄、戛洒江

	9
	氯酸钠库
	氯酸钠
	火灾爆炸衍生事故废水排放
	地表水
	周边村庄、戛洒江

	10
	柴油库
	柴油
	泄漏、火灾爆炸伴生一氧化碳释放，事故废水排放
	大气、地表水
	周边村庄、戛洒江

	11
	化水间
	氨水储槽
	氨水
	泄漏
	地表水
	戛洒江

	12
	热电系统
	锅炉、碱炉
	柴油、二氧化硫、二氧化氮
	泄漏、火灾爆炸伴生一氧化碳释放，事故废水排放
	大气、地表水
	周边村庄、戛洒江

	13
	危险废物中转库
	废润滑油
	泄漏、火灾爆炸伴生一氧化碳释放，事故废水排放
	大气、地表水
	周边村庄、戛洒江


8.1.2“已批复项目”环境风险防范措施
8.1.2.1大气环境风险防范和减缓措施 
（1）污染物排放监控防范措施
对“已批复项目”主要废气排气口设置在线监测系统，碱炉和锅炉排气口对烟尘、SO2、NOx进行监测随时掌握大气环境污染物排放情况，一旦发现出现烟气超标排放异常，立即由相关人员检查生产系统和烟气净化系统运行情况，找出事故原因，立即进行修正，使系统恢复正常，降低大气污染物事故排放造成的环境污染风险。严格落实环评提出的各项污染物监测计划，确保布袋除尘器、碱性溶液洗涤它等废气污染治理措施，确保污染物达标排放。
定期对“已批复项目”周边环境进行跟踪监测，确定产生的环境污染物对环境的影响情况，掌握环境质量变化情况，并根据环境影响情况对污染防治措施进行修正，减少环境污染物排放，减少对环境的影响。
（2）烟气事故排放风险防范措施
“已批复项目”锅炉、碱炉污染物产生量较大，但在线监测系统发现污染物超标排放现象时，应及时对烟气净化系统进行检查，找出事故原因，及时通过更换设备、增加药剂等措施对烟气净化系统进行修复，确保烟气处理达标排放。如不能自行解决，应及时停机维修，并启动备用风机，避免了事故产生的有毒物质大量排入大气而产生污染。
（4）二氧化氯泄漏风险防范措施
“已批复项目”不涉及二氧化氯贮存，因此主要考虑二氧化氯吸收不完全或吸收系统不密封而致泄漏等情况，主要采取风险防范措施如下：
1）原料选用。氯酸钠必须选用符合国家标准 GB/T1618-1995《工业氯酸钠》规定的氯酸钠含量≥99%的一等品；氯酸钠的包装必须符合要求，容器口应密封牢固。
2）原料配制。①配制氯酸钠应穿工作服，戴防护口罩、戴护目镜、乳胶手套等，穿长统胶靴等劳保用品；②往搅拌机内加氯酸钠时，应保证搅拌机处于停运状态，以防止因软包装的卷入而发生机械伤害；③严格按生产工艺要求，配制原料的浓度。
3）原料添加。①调节原料进料比，控制好进料速度，做到规范操作；②添料前先停止计量泵供料，断开电源；③严禁将两个原料罐混用，防止因氯酸钠剧烈反应发生爆炸事故；④两个料罐不得同时加料；⑤操作相关阀门时，一定要严格遵守先开后关的顺序。
4）运行前的检查。运行前必须检查：①各阀门连接位 置是否正确，有无泄漏；②安全阀橡胶塞是否塞紧 ，并加水；③各液位是否适当；④电源是否接通。
5）停车。①应提前 1~2 h 关闭计量泵，并断开电源。但水喷射器应继续工作，将设备中已产生的气体抽完，防止反应气体外逸。停机抽汲1～2 h后再关闭动力水、停车， 同时关闭压力表下的控制阀；②应保证水喷射器水源的正常供给，必要时，设计两路供水。
6）做好设备维护。①每天要检查，调整好动力水压；② 设备进气口要经常检查，保持与外界通畅；③液位计玻璃管中如有气泡产生，应立即更换封圈；④吸料前后一定要把过滤头清洗干净；⑤保持水喷射器、单向阀的清洁以防堵塞；⑥计量泵管道如有泄漏，应立即进行密封检查和处理；⑦每半年进行一次主机、原料罐、水喷射器、单向阀和 球阀的清洗。清洗时，设备电源全部关闭。
8）生产环境保持通风完好。
9）加强管理。①操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；②二氧化氯发生装置内禁止存放还原剂、易燃、可燃物；③应急处理时，应佩戴自吸过滤式防毒面具 （全面罩），穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套；④制定应急处理程序，定期进行演练。
（6）火灾事故风险防范措施
① 装置内各种建筑物的防火防爆设计应严格执行最新版本的《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)（2018年版）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018年版)等相关规范。
② 根据相关规范要求，各装置区内设有常规水消防系统自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和小型灭火器，在易发生火灾的施工现场必须配备足够的消防器材，并有明确的消防设备配置图表，还应保证消防通道和疏散通道畅通。
③ 易发生火灾的施工现场应悬挂严禁烟火的标示牌。
（7）人员疏散、安置建议措施
根据“已批复项目”大气风险预测结果，发生所设定事故情形的最远影响距离可达2010m，建议参考事故影响范围设定环境风险防范区。事故时，环境风险防范区内的人群应作为紧急撤离目标，并确保能够在60min内撤离至安全地点。
现场紧急撤离时，应按照事故现场风向、周边居民分布及公众对毒物应急剂量控制的规定，制定人员紧急撤离、疏散计划和医疗救护方案。同时厂内需要在高点设立明显的风向标，确定安全疏散路线。事故发生后，应根据泄漏的扩散情况及时通知政府相关部门，并通过厂区高音喇叭通知周边人群及时疏散。紧急疏散时应注意：
① 必要时采取佩戴呼吸器具、佩戴个人防护用品或采用其他简易有效的防护措施（戴防护眼镜或用浸湿毛巾捂住口鼻、减少皮肤外露等各种措施进行自身防护）。
② 应向上风向、高地势转移，迅速撤出危险区域可能受到危害的人员（在上风向无撤离通道时，也应避免沿下风向撤离），并由专人引导和护送疏散人员到安全区域，在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明疏散、撤离的方向。
③ 按照设定的危险区域，设立警戒线，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。
④ 在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据及时调整疏散范围。
⑤ 为受灾群众提供避难场所以及必要的基本生活保障，配合政府部门进行受灾群众的医疗救助、疾病控制、生活救助。
8.1.2.2地表水环境风险防范措施和减缓措施
（1）在各化学品储罐、储槽处设置围堰
在各化学品储罐、储槽处设置围堰，严格落实《建筑设计防火规范》、《化工装置设备布置设计技术规定》、《石油化工企业设计防火规范》中相关化工储罐围堰的设置要求。围堰内的有效容积，不小于围堰内1个最大储罐的容积。
（2）厂区事故池的设立
建设单位拟在“已批复项目”区地势较低的污水处理站旁设置1座容积为5900m³的事故水池，综上分析，可满足事故应急需求。
8.1.2.3地下水环境风险防范措施和减缓措施
项目运行期污废水的有效收集、无渗漏输送，固体废物的有效收集、暂存和无害化处置，以及制浆车间（包括蒸煮工段、洗选漂工段、化学制备工段、二氧化氯制备工段）、碱回收车间（包括苛化工段、蒸发工段）初期雨水池、事故水池、污水处理站各水池、甘蔗堆场渗滤液池、危废暂存间、柴油库、化学品仓库、过氧化氢储罐/储槽、硫酸储罐、甲醇储罐、氯酸钠库、中和池等区域无渗漏成为污废水和固废治理的重要环节，地下水污染防控措施如下：
（1）源头控制措施
① 开挖施工过程中，如遇到原有工勘钻孔，应及时进行封堵，应使用隔水性能良好且毒性小的材料进行封堵。
② 建设单位在施工阶段聘请有资质的第三方作为工程监理单位，对重点防渗区等工程进行严格监理，阶段性施工结束后，应进行工程验收，合格后方能开展下一阶段施工，不合格的施工责令施工单位返工，企业应确保防渗工程措施到位和环保监理及记录，录像相关影像资料存档备查。
③ 应严格执行雨污分流及清污分流，建成三大排水系统，即生产废水、生活污水、雨水要有组织地分别排入对应的系统管网和处理系统处理，生产废水、生活污水和初期雨水须处理后达标排放。
④ 化学品储罐应为地上设施，便于监控和处理泄漏和逸散等故事。
（2）分区防控措施
“已批复项目”依据原辅料、产品的生产输送、储存、废水处理等环节，结合总平面布置，将“已批复项目”区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。根据厂区防渗要求，对厂区的防渗提出具体的防渗建议措施如下：
① 重点防渗区：主要包括制浆车间（包括蒸煮工段、洗选漂工段、化学制备工段、二氧化氯制备工段）、碱回收车间（包括苛化工段（含白泥间、绿泥间和石灰渣间）、蒸发工段）、初期雨水池、事故水池、污水处理站各水池、甘蔗堆场渗滤液池、柴油库、化学品仓库、过氧化氢储罐/储槽、硫酸储罐、甲醇储罐、氯酸钠库、锅炉渣库、脱硫渣库、污水处理站新增水池等区域划分为重点防渗区，其中储罐区地面及围堰均按重点防渗来实施，要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，确保重点防渗区地面防渗能力相当于6.0m厚黏土层、渗透系数≤10-7cm/s的防渗能力。同时应对各类储罐在防渗基础上进行围堰。危废暂存间防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能。
②一般防渗区：主要包括原料制备（包括竹片堆场、蔗渣堆场和竹片卸料区）、制浆车间筛房、碱回收车间苛化工段、实验室、净水站、消防水池、造纸循环水站、乙炔氧气仓库、造纸车间（包括备浆工段、造纸车间、成品仓库、综合仓库）、化水间、热电站循环水站、隔油池、化粪池、干煤棚、燃煤破碎楼、燃煤卸车场、热电系统等区域，要求进行场地平整并压实，在压实基土的基础上依次浇筑抗渗等级不小于P6、厚度不小于10cm的抗渗混凝土（抗渗等级为P6的抗渗混凝土的渗透系数约为4.91×10-9cm/s）。其防渗层防渗效果须等效于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s，或参考GB16689执行。
③简单防渗区：主要包括甘蔗堆场、空氧站、办公楼、宿舍、门卫等区域，该区域没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地基处理应分层压实或一般地面硬化措施。
（3）地下水污染监控措施
建立地下水环境监控体系，包括建立防渗系统检查计划、地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。
为监控污废水渗漏情况及对地下水环境的影响，应定期检查各收集池的防渗情况，并在设置3个地下水监测点，作为“已批复项目”地下水质量跟踪监测点，并提出了地下水跟踪监测计划以及时了解地下水的变化情况。
8.7.1.4其他环境风险防范措施
（1）危化品储存安全防范安全防范措施
1）危化品的储存保管应做到：防火防爆；通风、降温；挡光照雨淋；自控报警。储存管理应符合《化学危险物品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》等有关规定。
危化品储存于阴凉、干燥、通风良好的库房，远离火种、热源，包装必须密封，切勿受潮，根据各物料理化特性，选择相应材质容器采取不同保护措施，加强进出料贮运管理，在满足正常生产需求前提下尽可能减少贮存量；将原辅料按要求单独存储，悬挂禁烟禁火警示标志。
2）危化品贮存库消防用电设备应能充分满足消防用电的需要、输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志都应符合安全要求，必须安装通风设备，设有导除静电的接地装置。
3）危化品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。化学危险品入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。
4）设置专门危化品仓库和负责人，妥善保管原辅料。原辅料分类、分区存放。原辅料严格领用制度，领料、配料过程须一人以上监督，用不完的立即退回仓库并作登记。
5）严格按照国家有关规定，对危化品仓库进行管理，危化品仓库安装红外线报警装置，并采用双锁双门。
6）应当在生产、储存和使用场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。
7）储存、使用危化品的，应根据原辅料的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、防火、灭火、防爆、泄压、防潮、防雷、防静电、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。
8）危化品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。原辅料出入库，必须进行核查登记。库存原辅料应当定期检查。原辅料专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。原辅料专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。
同时环评要求：严格控制化学危险品储存限量，同时严格按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总局[2012]103号文）要求进行安全隐患自查，制定合理可行的应急预案。
（2）危化品运输安全防范措施
1）使用的危化品均由委托有危险化学品运输资质的运输企业承运危险化学品，并采用专门的危险品运输车辆运输。运输应符合《危险货物运输规则》、《危险货物品名表》、《危险货物分类与品名编号》(GB6944-86)，《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-90)等法规的要求。不得用同一车辆运输互为禁忌的物料，进入化学危险品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。
2）合理地规划运输路线及时间，危险品的运输单位，事先需作出周密的运输计划和行驶线路，并制定危险品泄漏的应急措施。当车辆通过市区、城镇时，事先向当地公安部门申请通行证、行车路线和时间，中途不得随便停车。
3）运输车辆必须通过有关部门的检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有有效证明文件。载有危险品的车辆在公路上行驶，需持有运输许可证，其上应注明危险品名称、数量、来源、性质和运往地点，须有专门单位人员负责押运。
（3）消防措施
1）生产区域和仓储应按照国家有关消防技术规范设置，配备消防设施和器材，其布置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定，并按规范配置各型灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90，1997）的要求。根据危险品特性，配置相应的灭火药剂，如干粉、砂土等，并配备经过培训的兼职和专职的消防人员，禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。
2）配备足够的消防设施，消防水泵采用双电源双泵。
[bookmark: _Toc873]8.2本项目环境风险分析
8.2.1环境风险调查
[bookmark: _Toc31551]8.2.1.1建设项目风险源调查
本项目制糖采用压榨提汁、亚硫酸法澄清、五效蒸发、三段煮糖工艺；由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程及依托工程等组成。主体工程包括预处理及压榨车间、制炼车间、干燥间、包装间等，贮运工程包括废蜜储罐、硫磺仓库、磷酸储罐间等，公辅工程包括石灰乳化间、生产指挥中心等，环保工程包括废水、废气、固废处理处置等。
本项目主要原料为甘蔗，辅料主要有工业磷酸（85%）、石灰、硫磺等，废气污染物中主要包括二氧化硫、颗粒物、硫化氢、氨等，固体废物主要包括蔗渣、石灰渣、废糖蜜、滤泥、废润滑油等。
8.2.1.2环境风险敏感目标调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按照大气环境、地表水环境、地下水环境不同环境要素对环境敏感目标调查，项目风险评价范围内保护目标详见下表。
表8.2-1  环境风险保护目标一览表
	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数（人）

	
	1
	南恩村
	WN
	65.03
	居住区
	528

	
	2
	聚兴村
	S
	138.6
	居住区
	338

	
	3
	鲁他莫
	E
	3666 
	居住区
	520

	
	4
	大红山
	SE
	4540 
	居住区
	71

	
	5
	四坡斗
	SE
	4975 
	居住区
	146

	
	6
	东磨村
	S
	4031 
	居住区
	68

	
	7
	新村
	SW
	4078 
	居住区
	65

	
	8
	达哈村
	W
	2335 
	居住区
	627

	
	9
	官护路
	NW
	3750
	居住区
	126

	
	10
	小麻烂
	NW
	3184 
	居住区
	325

	
	11
	高览槽
	NW
	4694
	居住区
	156

	
	12
	攀枝花
	NW
	4340
	居住区
	71

	
	13
	大平掌
	NE
	3417 
	居住区
	56

	
	14
	他斗可
	NE
	2370 
	居住区
	600

	
	15
	新寨村
	W
	5024
	居住区
	350

	
	16
	曼控
	SW
	3639 
	居住区
	153

	
	17
	金厂村
	SW
	4890 
	居住区
	65

	
	18
	牛滚塘
	W
	4250
	居住区
	110

	
	19
	白猫沟
	SW
	4350
	居住区
	54

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	866

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	4429

	
	大气环境敏感程度E值
	E2

	地
表
水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	1
	戛洒江
	III类
	其他

	
	内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	1
	无
	/
	/
	/

	
	地表水环境敏感程度E值
	E2

	地
下 
水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	其他
	其他
	III类
	岩土层单层厚度＞1.0m
	-

	
	地下水环境敏感程度E值
	E3


[image: 10 拷贝]
图8.2-1    项目环境风险调查范围图
[bookmark: _Toc1940]8.2.2环境风险潜势初判
根据1.6.5章节判定，项目Q=589.002≥100；行业及生产工艺M=5，划分为M4；项目危险物质及工艺系统危险性等级为P3；大气环境敏感程度为高度敏感区E2，地表水环境敏感程度分级为E2，地下水环境敏感程度分级为E3。因此项目大气环境风险潜势为Ⅲ，项目地表水环境风险潜势为Ⅲ，项目地下水环境风险潜势为Ⅱ。
[bookmark: _Toc6020][bookmark: _Toc18297][bookmark: _Toc12542][bookmark: _Toc20122][bookmark: _Toc28246][bookmark: _Toc30162][bookmark: _Toc5189869]8.2.3环境风险评价等级及范围
[bookmark: _Toc14584]根据1.6.5章节判定，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）中的有关规定，项目大气环境风险评价工作等级为二级、地表水环境风险评价工作等级为二级、地下水环境风险评价工作等级为三级。
大气环境风险评价范围为厂界外延5km；地表水环境风险评价范围为项目厂区事故废水进入戛洒江上游500m至下游58km处的南薅断面；地下水环境风险评价范围与地下水评价范围一致。
[bookmark: _Toc20460][bookmark: _Toc23764]8.2.4风险识别
[bookmark: _Toc13343]（1）危险物质及其特性
①生产过程中涉及的危险物质
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别，本项目涉及的主要风险物质包括磷酸、硫磺、废润滑油、废糖蜜。本项目涉及危险物质的易燃易爆、有毒有害特性见下表。
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表8.2-2 危险物质易燃易爆、有毒有害特性一览表
	序 号
	名称
	相态
	相对密度
	沸点℃
	熔点℃
	燃烧性
	毒害性

	
	
	
	空气=1
	水=1
	
	
	闪点
℃
	引燃温度℃
	爆炸极限V%
	火灾危险类别
	毒理学
	职业接触限值mg/m3
	毒性
等级

	1
	磷酸
	无色粘稠液体
	3.38
	1.87
	260
	42℃
	/
	/
	/
	/
	LD50：1530mg/kg(大鼠经口)；2740mg/kg(兔经皮)
	/
	IV级

	2
	硫磺
	淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味
	/
	2.0
	444.6
	119
	207
	232
	≥35%
	乙
	/
	MAC：6
	/

	3
	废润滑油
	液态
	/
	0.85
	934.8
	-252.8
	120-340
	300-350
	/
	甲
	/
	/
	IV级

	4
	废糖蜜
	无色气体或黄棕色油状液体
	无资料

	注：①表中数据主要来自《危险化学品安全技术全书》(化学工业出版社)；②火灾危险类别根据《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）（2018 年版）；③毒性分级根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）和《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》（HG/T 20660-2017）， Ⅰ级为极度危害、Ⅱ级为高度危害、Ⅲ级为中度危害、Ⅳ级为轻度危害。


②事故伴生/次生危害物质
本项目硫磺火灾气态产生的污染物主要为SO2；磷酸泄漏会产生少量酸雾；主要液态伴生/次生危害物质为泄漏的有毒有害物料及火灾爆炸事故扑救中产生的消防废水。
[bookmark: _Toc6726]（2）危险物质分布
本项目危险物质分布情况见下表。
表8.2-3 危险物质分布一览表
	序号
	名称
	主要危险物质

	一
	生产装置

	1
	制糖制炼车间
	硫磺、二氧化硫、磷酸

	二
	储运设施

	1
	硫磺库
	硫磺

	2
	危废暂存间
	润滑油

	[bookmark: _Toc28713]3
	废蜜罐
	废糖蜜


（3）生产系统危险性识别
风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，生产设施风险识别范围包括主要生产装置、贮运系统、公用工程及辅助生产设施等；风险的类型根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型；风险源环境风险类型、转化为事故的触发因素以及可能的环境影响途径见下表。

表8.2-4 建设项目环境风险源识别表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	制糖制炼车间
	燃硫炉
	硫磺、二氧化硫
	泄漏、火灾爆炸引发二氧化硫释放，事故废水排放
	大气、地表水
	周边村庄、戛洒江

	2
	硫磺库
	硫磺、二氧化硫
	泄漏、火灾爆炸引发二氧化硫释放，事故废水排放
	大气、地表水
	周边村庄、戛洒江

	3
	磷酸储罐间
	硫酸
	泄漏
	大气、地表水、地下水
	周边村庄、戛洒江

	4
	危废暂存间
	废润滑油
	泄漏、火灾爆炸伴生一氧化碳释放，事故废水排放
	大气、地表水
	周边村庄、戛洒江

	5
	废蜜罐
	废糖蜜
	泄漏
	地表水、地下水
	戛洒江




[image: C:\Users\Administrator\Desktop\111副本.jpg]
图8.2-2 本项目环境影响途径示意图

[bookmark: _Toc2210][bookmark: _Toc12330]8.2.5风险事故情形分析
[bookmark: _Toc23319]（1）事故统计分析
国内现有制糖企业特大事故主要是火灾事故、累积、中毒窒息事故、水污染事故等，近几年事故统计见下表。
表8.2-5  国内同类企业事故统计
	时间
	污染事故
	损失

	2005-8-4
	泸州宫阙酒厂白酒储罐爆炸事故
	死亡6人，财产损失约120万元

	2014-10-6
	山东高密糖厂爆炸事故
	无人死亡

	2003-4-13
	陇川县景坎糖厂酒精废醪液污染南宛河事故
	直接经济损失8万元

	2005-7-5
	上海市南汇区惠南镇发生的“车载液氨钢瓶爆裂事件，大量气体外泄
	60多人中毒

	2002-1-3
	湖南衡阳市众林造纸有限公司氯气泄漏
	104人中毒，300人疏散，无人死亡

	2203-8-6
	西安市唐都造纸厂一废弃氯气罐发生泄漏
	59人中毒，无人死亡

	2004-8-11
	河南省一造纸厂氯气罐体老化，管道泄漏
	无人死亡

	2003-11
	武汉某造纸厂氯气泄漏
	48人中毒

	1990-6-1
	湖北汉阳造纸厂特大火灾，
	经济损失1600万

	1991-3-25
	辽宁丹东造纸厂特大火灾，
	经济损失615万

	1993-3-6
	吉林白城造纸厂原料场火灾
	经济损失785万

	1995-4-4
	河北省秦皇岛市造纸总厂火灾
	经济损失476万元

	1999-9-6
	某造纸包装印刷公司污水处理分厂中毒事故
	4人死亡

	1988-1-4
	长沙某造纸厂设备爆炸800吨硫酸泄漏
	污染下游河长800m


从上表可以看出，火灾事故主要发生在原料堆场，经济损失巨大，是纸浆造纸厂的最容易发生的主要事故类型，其次是化学品贮运、生产过程中、污水处理过程中等环节泄漏的有毒有害气体，导致人员死亡，对人员生命噪声危害，后果严重；未经治理污水排放，对水体污染严重，危害面积广。
（2）事故原因分析
根据风险识别结果可知，从原辅材料输送到产品合成，各生产单元大多具有泄漏、火灾、爆炸等潜在危险性，造成事故隐患的因素很多。根据中石化总公司编制的《石油化工典型事故汇编》，在1983～1993年间的774例典型事故中，国内石化企业四大行业炼油、化工、化肥、化纤的生产装置事故发生率占全行业比例分别为37.85%、16.02%、8.65%、9.04%，事故原因统计见表8.6-2。由下表可知，阀门、管线泄漏是主要事故原因，占35.1%，其次为设备故障和操作失误，分别占18.2%和15.6%。
表8.2-6 事故原因频率表
	序号
	事故原因
	比例（%)

	1
	阀门管线泄漏
	35.1

	2
	泵、设备故障
	18.2

	3
	操作失误
	15.6

	4
	仪表、电器失灵
	12.4

	5
	突沸、反应失控
	10.4

	6
	雷击、自然灾害
	8.2


[bookmark: _Toc18869]8.2.6风险事故类型分析
8.2.6.1事故概率
本项目泄漏事故类型包括容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管的 泄漏和破裂等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E泄漏频率推荐值，常用设备的泄漏频率如见下表。
表8.2-7  常用设备泄漏频率一览表
	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	5.00×10-6/a

	
	储罐全破裂
	5.00×10-6/a

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	5.00×10-6/a

	
	储罐全破裂
	5.00×10-6/a

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	1.25×10-8/a

	
	储罐全破裂
	1.25×10-8/a

	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.00×10-8/a

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
全管径泄漏
	5.00×10-6/m·a
1.00×10-6/m·a

	75mm<内径≤150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
全管径泄漏
	2.00×10-6/m·a
3.00×10-7/m·a

	内径＞150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	2.40×10-6/m·a*

	
	全管径泄漏
	1.00×10-7/m·a

	泵体和压缩机
	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	5.00×10-4/a

	
	泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏
	1.00×10-4/a

	装卸臂
	装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	3.00×10-7/h

	
	装卸臂全管径泄漏
	3.00×10-8/h

	装卸软管
	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	4.00×10-5/h

	
	装卸软管全管径泄漏
	4.00×10-6/h

	注：以上数据来源于荷兰TNO紫皮书（GuidelinesforQuantitative）以及Reference Manual Bevi Risk Assessments；*来源于国际油气协会International Associationof Oil&Gas Producers发布的RiskAssessment Data Directory(2010,3)。


一般情况下，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事 故中的最大可信事故设定的参考。因此，本项目最大可信事故情形的设定原则如 下：
（1）内径≤75mm的管道发生全管径泄漏、泵体和压缩机全管径泄漏、装卸软管全管径泄漏的频率均大于或等于1.00×10-6/a，可作为最大可信事故情形；
（2）内径＞75mm的管道全管径泄漏的频率小于3.00×10-7/a，为小概率事件，因此内径＞75mm的管道选用10%孔径（最大50mm）泄漏作为最大可信事故情形。
（3）本项目常压储罐发生泄漏，10min内储罐泄漏完的频率等于1.00×10-6/a，可作为最大可信事故情形；
8.2.6.2最大可信事故情形设定
根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别以及事故资料统计分析，本项目环境风险评价设定最大可信事故情形如下。
（1）大气环境风险事故情形设定
①制糖制炼车间燃硫炉SO2输送管道发生泄漏，SO2泄漏至大气环境；根据设计资料，SO2输送管道管径约为 DN350，选取50mm孔径泄漏作为最大可信事故情形。
②硫化库贮存的硫磺发生火灾，产生大量SO2污染大气环境。
（2）地表水环境风险事故情形设定
项目废糖蜜属于高浓度有机液体，根据设计资料，废糖蜜输送管道管径约为 DN250，选取50mm圆形孔径泄漏作为最大可信事故情形；本次评价将项目废蜜送管道与废蜜罐链接处发生泄漏，废糖蜜泄漏外排至至戛洒江，对戛洒江造成污染；
（3）地下水环境风险事故情形设定
2#冷却循环系统冷却水池底部防渗层发生破裂，导致泄露废水进入地下水污染周围环境的事故情形。
[bookmark: _Toc12488065]8.2.6.3源项分析
（1）大气环境风险原项分析
①燃硫炉SO2输送管道泄漏
气体泄漏采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中推荐的方法计算有毒有害物质的排放源强。假定气体特性为理想气体，其泄漏速率QG按下列公式计算：
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燃硫炉管线操作温度：130℃，操作压力：0.1MPa，新平地区多年平均气压为849.1hPa，经计算，管线发生50mm孔径泄漏的泄漏速率为0.0044kg/s，30min 最大泄漏量7.92kg。
②硫磺库火灾
参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），燃烧过程中伴生的SO2产生量可按下式进行估算：
GSO2=2BS
式中：GSO2—GSO2的产生量，kg/h；
B——物质燃烧量，kg/h；
S——物质中硫的含量，取99.9%；
本项目硫磺库的存储量为100t，本次评价从最不利的角度考虑，库中暂存的全部燃烧，火灾在2h后火灾被扑灭，则CO的产生量为199.8t，排放速率27.75kg/s。
（2）地表水环境风险原项分析
废糖蜜液体泄漏量速率参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中推荐的伯努利方程计算：
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废糖蜜输送管道操作压力：0.3MPa，新平地区多年平均气压为849.1hPa，泄漏系数Cd取值0.65，裂口之上液位h取值6，经计算，管线发生50mm孔径泄漏的泄漏速率为20kg/s,，30min最大泄漏量36t（24.83m³），废糖蜜为高浓度有机液体，根据资料查询，废糖蜜水质如下表。
表8.2-8   废糖蜜中污染物浓度
	污染物
	污染物浓度（mg/L）
	泄露量（t）

	CODcr
	100000
	2.48

	NH3-N
	1600
	0.04


（3）循环系统冷却水池发生泄漏
考虑人们对误差的认识，一般情况下当裂缝面积小于0.3%时不易察觉，因此，假设本项目冷却水池底出现0.3%的裂纹，项目冷却水池L×B×H=11.8×6.5×2m=153.4m3，冷凝尾水（汽汁冷凝水）主要污染物为浓度为CODcr：1500mg/L、氨氮25 mg/L、总磷1.2 mg/L，连续泄漏30天。水池有水，池水进入地下属于有压渗透，因此废醪液渗漏量按达西公式计算项目泄漏源强：


式中：Q——渗入到地下水的污水量，m³/d；
Ka——化地面垂向渗透系数，取1.5 m/d；
H——池内水深，取2m；
D——地下水埋深，取12.86m。
A裂缝——水池池底裂缝总面积，㎡。
根据公式计算可知循环系统冷却水池中废水泄漏量为0.4m³/d，30天泄漏量为12m³，则废水中的污染物进入地下水中的量见下表。
表8.2-9  地下泄露污染物情况
	污染物
	污染物浓度（mg/L）
	泄露量（t）

	CODMn
	825
	0.01

	NH3-N
	25
	0.0003

	[bookmark: _Toc23902]据参考资料，在水质测定中重铬酸钾法的氧化率可达90%，而高锰酸钾的氧化率为50%左右，则两者折算比例约为55%，则CODMn的浓度为825mg/L。


[bookmark: _Toc24347]8.2.7风险预测与评价大气环境风险预测分析
[bookmark: _Toc11478]8.2.7.1大气环境风险预测分析
本次预测软件为六五软件工作室开发制作并拥有全部版权的EIAProA2018。EIAProA2018以2018版中国大气环境影响评价导则和2018版风险评价导则的技术要求和推荐模型为编制依据，采用AERSCREEN/AERMOD/SLAB/AFTOX为模型内核，功能全面深入、符合新导则要求。预测软件版本号：2.6.500。
（1）大气风险事故气体属性判定及预测模型选择
大气环境风险后果预测主要采用导则推荐的模型。重质气体排放的扩散模型
选用 SLAB 模型，中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟选用AFTOX 模型。重质气体和轻质气体采用理查德森数进行判定。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) ，判定项目风险源连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点(网格点或敏感点)的时间T确定。公式如下：
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本项目最近的受体点为厂界西北侧的南恩村，距事故点最近距离为330m，T最不利气象=440s，本次评价假设硫磺库火灾时间Td =7200s、燃硫炉SO2输送管道泄漏时间Td =1800s，T≤Td ，即本项目事故源为连续排放，其理查德森数Ri计算公式为：
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式中:ρrel-排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；见表9-6-2；
ρa-环境空气密度，kg/m3；取1.29kg/m3；
Q-连续排放烟羽的排放速率，kg/s；见表9-6-2；
Drel—初始的烟团宽度，即源直径，m；取硫磺库等效直接12.5m、燃硫炉泄漏等效直径0.5m；
U—10m高处风速，m/s，取1.5。
表8.2-10  建设项目有毒有害气体属性判定表
	事故名称
	主要风险物质
	排放速率（kg/s）
	进入大气的初始密度（kg/m3）
	Ri
	判定结果

	燃硫炉SO2输送管道泄漏
	SO2
	0.0044
	 1.44
	0.17
	重质气体

	火灾
	SO2
	27.75
	 1.44 
	0.8
	重质气体

	注：根据HJ169-2018附录G判定标准为R≥1/6为重质气体，R< 1/6为轻质气体。


根据上表计算，SO2扩散后气体理查德森数（Ri）均大于1/6，为重质气体，因此本次评价选择SLAB模型进行预测，SLAB模型适用于平坦地形下重质气体的扩散模拟，可处理的排放类型包括地面水平挥发池、抬升水平喷射、烟囱或抬升垂直喷射以及瞬时体源等，可满足本次评价需求。
（2）预测范围和计算点
预测时段：泄漏事故开始后的120min。
预测范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境表面粗糙度取3cm，预测范围选取各风险源为中心5km为半径圆形范围，该范围内环境敏感目标等关心点。
计算点：各风险源下风向5000m范围内，100×100m的等间距网格。
（3）气象参数及预测内容
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），二级评价需选取最不利气象条件，选取最不利气象条件进行后果预测，最不利条件选取F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。
（4）预测内容
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），二级评价需选择适用的数值方法进行分析预测，给出风险事故情境下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围与程度。本次评价主要预测下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度，以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围。
（5）评价标准
采用大气毒性终点浓度作为预测评价标准，大气毒性终点浓度值根据导则附录H选取，详见下表。
表8.2-11 不大气毒性终点浓度值
	物质名称
	CAS号
	毒性终点浓度-1（mg/m3）
	毒性终点浓度-2（mg/m3）

	二氧化硫
	7446-09-5
	79
	2


（6）预测结果
①燃硫炉SO2输送管道泄漏预测结果
当燃硫炉SO2输送管道泄漏时，最不利气象条件情况下，SO2预测浓度达到毒性终点浓度-1的距离为80m、-2的最大影响范围均为1340m。
表8.2-12  事故HF排放后预测结果一览表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	燃硫炉SO2输送管道泄漏，SO2进入大气

	泄漏设备类型
	燃硫炉
	操作温度/℃
	130
	操作压力/kpa
	0.1MPa

	泄漏危险物质
	SO2
	最大存在量/t
	/
	泄漏孔径/mm
	500

	泄漏速率/（kg/s）
	0.0044
	泄漏时间/min
	30
	泄漏量/t
	0.00792

	泄漏高度/m
	2
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	1.00×10-6

	事故后果预测

	危险物质
	气象条件
	大气环境影响

	
	
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离/m
	达到时间/min

	SO2
	最不利气象
	大气毒性终点浓度-1
	79
	80
	 1.6739E+01 

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2
	1340
	 4.0252E+01


[image: ]图8.2-3   燃硫炉SO2输送管道泄漏在最不利气象条件下SO2排放最大影响范围图
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图8.2-4  燃硫炉SO2输送管道泄漏在最不利气象条件下下风向SO2最大浓度-距离曲线图
表8.2-13 燃硫炉SO2输送管道泄漏关心点预测结果一览表
	最不利气象条件情况下预测结果

	大气
	SO2
	敏感目标名称
	标准值
	超标时间/min
	超标持续时间/min
	最大浓度（mg/m3）

	
	
	
	大气毒性终点浓度-1
	
	
	

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2
	
	
	

	
	
	南恩村
	79
	2~38
	36
	2.72E+02

	
	
	
	2
	2~61
	59
	

	
	
	聚兴村
	79
	4~35
	31
	9.28E+01

	
	
	
	2
	4~58
	54
	

	
	
	鲁他莫
	79
	未超标
	未超标
	3.18E-01

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	大红山
	79
	未超标
	未超标
	1.88E-01

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	四坡斗
	79
	未超标
	未超标
	0.00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	东磨村
	79
	未超标
	未超标
	2.67E-01

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	新村
	79
	未超标
	未超标
	2.61E-01

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	达哈村
	79
	未超标
	未超标
	7.33E-01

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	官护路
	79
	未超标
	未超标
	3.05E-01

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	小麻烂
	79
	未超标
	未超标
	4.15E-01

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	高览槽
	79
	未超标
	未超标
	0.00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	攀枝花
	79
	未超标
	未超标
	2.31E-01

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	大平掌
	79
	未超标
	未超标
	3.62E-01

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	他斗可
	79
	未超标
	未超标
	7.14E-01

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	新寨村
	79
	未超标
	未超标
	0.00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	曼控
	79
	未超标
	未超标
	3.22E-01

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	金厂村
	79
	未超标
	未超标
	0.00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	牛滚塘
	79
	未超标
	未超标
	2.41E-01

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	白猫沟
	79
	未超标
	未超标
	2.30E-01

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	


②硫磺库火灾预测结果
当硫磺库发生火灾，产生SO2污染大气环境时，最不利气象条件情况下，氨气预测浓度达到毒性终点浓度-1、-2的最大影响范围均为30m。
表8.2-14  事故HF排放后预测结果一览表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	硫磺库发生火灾，SO2进入大气

	泄漏设备类型
	硫磺库
	操作温度/℃
	400
	操作压力/kpa
	常压

	泄漏危险物质
	SO2
	最大存在量/t
	/
	泄漏孔径/mm
	/

	泄漏速率/（kg/s）
	27.75
	泄漏时间/min
	120
	泄漏量/t
	199.8

	泄漏高度/m
	12
	泄漏液体蒸发量/kg
	/
	泄漏频率
	1.00×10-6

	事故后果预测

	危险物质
	气象条件
	大气环境影响

	
	
	指标
	浓度值（mg/m3）
	最远影响距离/m
	达到时间/min

	SO2
	最不利气象
	大气毒性终点浓度-1
	79
	30
	6.0164E+01

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2
	30
	6.0164E+01


[image: ]
图8.2-5    硫磺库火灾在最不利气象条件下SO2排放最大影响范围图
[image: ]
图8.2-6   硫磺库火灾在最不利气象条件下下风向SO2最大浓度-距离曲线图
表8.2-15   硫磺库火灾排放的SO2对关心点预测结果一览表
	大气
	SO2
	敏感目标名称
	标准值
	超标时间/min
	超标持续时间/min
	最大浓度（mg/m3）

	
	
	
	大气毒性终点浓度-1
	
	
	

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2
	
	
	

	
	
	南恩村
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	聚兴村
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	鲁他莫
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	大红山
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	四坡斗
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	东磨村
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	新村
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	达哈村
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	官护路
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	小麻烂
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	高览槽
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	攀枝花
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	大平掌
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	他斗可
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	新寨村
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	曼控
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	金厂村
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	牛滚塘
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	

	
	
	白猫沟
	79
	未超标
	未超标
	00E+00

	
	
	
	2
	未超标
	未超标
	


（7）小结
①当燃硫炉SO2输送管道泄漏时，最不利气象条件情况下，SO2预测浓度达到毒性终点浓度-1的距离为80m、-2的最大影响范围均为1340m；南恩村、聚兴村2个居民点，2022年9月30日新平县人民政府拟定了搬迁方案，根据政府搬迁方案，关心点南恩村、聚兴村在本项目投产前将进行搬迁，南恩村和聚兴村搬迁后，以上是事故源扩散影响区域1340m范围内无环境敏感目标等关心点，对环境影响可以接受。
②当硫磺库发生火灾，产生SO2污染大气环境时，最不利气象条件情况下，SO2预测浓度达到毒性终点浓度-1、-2的最大影响范围均为30m；在此范围内无关心点分布，因此，设定的事故情景下对关心点人群基本无影响。
为了进一步减小大气环境风险影响，本次评价提出，建设单位应加强生产设施、输送管道的管理、维护，制定相应的环境应急方案；一旦上述环境风险事故情形发生，应立即启动应急预案并通知、组织周边群众及时撤离最大限度保护周边居民的生命财产安全，将项目的大气环境风险降至最低。
[bookmark: _Toc17611]8.2.7.2地表水环境风险预测分析
本项目的地表水环境风险评价等级为二级，根据导则要求：“应选择适用的数值方法预测地表水环境风险，给出风险事故情形下可能造成的影响范围与程度”。
（1）事故情形设置：详见“8.2.6.3源项分析”章节，废糖蜜发生泄漏外排，对里戛洒江的影响。
（2）预测因子及源强：本项目预测因子选择CODcr、NH3-N作为事故条件下的预测因子，详见“8.2.6.3源项分析”章节。
（3）预测时段：本次预测选择对地表水影响最大的枯水期作为预测时段；枯水期戛洒江水文参数如下表。
表8.2-16    戛洒江纳污河段水文参数一览表
	水文参数
	10年最枯/最丰平均流量（m3/s）
	平均水深（m）
	平均河宽（m）
	平均流速（m/s ）
	河流比降

	符号
	Qh
	H
	B
	u
	I

	枯水期
	17.88
	1.3
	32
	0.43
	0.002


（4）预测模式
参照《环境影响技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中附录E 推荐的“纵向一维数学模型-解析方法-有限时段排放”模型预测污染物浓度，瞬时排放源河流一维对流扩散方程的浓度分布公式为：
[image: ]  
式中: C(x,t)—在距离排放口x处，t时刻的污染物浓度，mg/L; 
X—离排放口距离，m；
k—污染物衰减系数；根据《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》，本次预测CODcr水质降解系数取值0.14d-1，NH3-N水质降解系数取值0.125d-1。
u—河流速；
B—河宽;
H—河深；
Ex—污染物纵向扩散系数，采用计算Ex=5.93H（gHI）1/2，则Ex取1.24。
to—污染源的排放持续时间，s；按0.5h计算
△t—计算时间步长，s；按10min计算
ti-0.5—污染源排放的时间变量，ti-0.5=（i-0.5）△t＜to，s；
Wi—ti-0.5到ti时间段内，单位时间污染物的排放质量，g/s；
（5）预测时段的水质现状背景值
本次选取2026年8月4日~6日云南浩辰环保科技有限公司在拟建排污口上游400m断面监测的最大值作为背景值。本项目预测水质参数见下表。
表8.2-17     背景值断面预测水质参数
	河流
	断面
	CODCr（mg/L）
	氨氮（mg/L）

	戛洒江（元江）
	排口上游400m
	10
	0.841


（6）预测范围：排污口到下游1500m断面。
（7）预测结果
根据以上设定的条件，采用《环境影响技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中附录E推荐的“纵向一维数学模型-解析方法-瞬时排放”模型对纳污河流戛洒江，污染物浓度进行预测。
①CODcr预测结果
 表8.2-18   事故废水进入戛洒江后河流中CODcr预测浓度变化值    单位：mg/L
	X\c/t
	0h
	0.5h
	1.0h
	1.5h
	2.0h
	2.5h
	3.0h
	3.5h

	0
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	50
	10
	88.1868
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	100
	10
	88.1721
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	150
	10
	88.1573
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	200
	10
	88.1427
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	250
	10
	88.1279
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	300
	10
	88.1131
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	350
	10
	88.0986
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	400
	10
	88.0838
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	450
	10
	88.0693
	9.9419
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	500
	10
	88.0526
	9.9434
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	550
	10
	88.0085
	9.9731
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	600
	10
	87.6656
	10.3009
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	650
	10
	85.5352
	12.4168
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	700
	10
	77.5427
	20.3949
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	750
	10
	59.9264
	37.9961
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	800
	10
	37.1661
	60.7419
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	850
	10
	19.9304
	77.9632
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	900
	10
	12.2845
	85.5946
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	950
	10
	10.2998
	87.5636
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1000
	10
	9.9989
	87.8501
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1050
	10
	9.9723
	87.8622
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1100
	10
	9.9709
	87.8491
	9.913
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1150
	10
	9.9709
	87.8338
	9.9139
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1200
	10
	9.9709
	87.8101
	9.9218
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1250
	10
	9.9709
	87.742
	9.9755
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1300
	10
	9.9709
	87.453
	10.2501
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1350
	10
	9.9709
	86.3711
	11.3176
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1400
	10
	9.9709
	83.2016
	14.4726
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1450
	10
	9.9709
	76.0949
	21.5637
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1500
	10
	9.9709
	63.9587
	33.6855
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1550
	10
	9.9709
	48.1843
	49.4467
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1600
	10
	9.9709
	32.5832
	65.0321
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1650
	10
	9.9709
	20.8465
	76.7532
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1700
	10
	9.9709
	14.1303
	83.4562
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1750
	10
	9.9709
	11.207
	86.3638
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1800
	10
	9.9709
	10.2395
	87.3179
	9.8843
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1850
	10
	9.9709
	9.996
	87.5443
	9.8858
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1900
	10
	9.9709
	9.9494
	87.5667
	9.8943
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	1950
	10
	9.9709
	9.9427
	87.5199
	9.9347
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	2000
	10
	9.9709
	9.9419
	87.3466
	10.0932
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	2050
	10
	9.9709
	9.9418
	86.8156
	10.611
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	2100
	10
	9.9709
	9.9418
	85.3922
	12.0188
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	2150
	10
	9.9709
	9.9418
	82.1926
	15.2028
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	2200
	10
	9.9709
	9.9418
	76.1872
	21.195
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	2250
	10
	9.9709
	9.9418
	66.7893
	30.5774
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	2300
	10
	9.9709
	9.9418
	54.5512
	42.8022
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	2350
	10
	9.9709
	9.9418
	41.2842
	56.0538
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	2400
	10
	9.9709
	9.9418
	29.3166
	68.0057
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	2450
	10
	9.9709
	9.9418
	20.3336
	76.9754
	9.8553
	9.8265
	9.7979

	2500
	10
	9.9709
	9.9418
	14.7223
	82.5709
	9.8555
	9.8265
	9.7979

	2550
	10
	9.9709
	9.9418
	11.806
	85.4727
	9.8569
	9.8265
	9.7979

	2600
	10
	9.9709
	9.9418
	10.5448
	86.7121
	9.8632
	9.8265
	9.7979

	2650
	10
	9.9709
	9.9418
	10.091
	87.1257
	9.8879
	9.8265
	9.7979

	2700
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9551
	87.1634
	9.9728
	9.8265
	9.7979

	2750
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9213
	86.9275
	10.227
	9.8265
	9.7979

	2800
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9143
	86.259
	10.8893
	9.8265
	9.7979

	2850
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9131
	84.742
	12.392
	9.8265
	9.7979

	2900
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	81.7578
	15.3608
	9.8265
	9.7979

	2950
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	76.6376
	20.4679
	9.8265
	9.7979

	3000
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	68.9727
	28.1172
	9.8265
	9.7979

	3050
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	58.9809
	38.0936
	9.8265
	9.7979

	3100
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	47.6385
	49.4251
	9.8265
	9.7979

	3150
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	36.4203
	60.6277
	9.8266
	9.7979

	3200
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	26.7608
	70.2715
	9.8268
	9.7979

	3250
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	19.5181
	77.4977
	9.8278
	9.7979

	3300
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	14.7892
	82.2071
	9.8318
	9.7979

	3350
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	12.1008
	84.8707
	9.8458
	9.7979

	3400
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	10.7698
	86.1417
	9.8903
	9.7979

	3450
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	10.196
	86.5735
	10.0167
	9.7979

	3500
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.9807
	86.4523
	10.3378
	9.7979

	3550
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.9103
	85.7774
	11.0675
	9.7979

	3600
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.8903
	84.3019
	12.5523
	9.7979

	3650
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.8853
	81.5881
	15.2556
	9.7979

	3700
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.8843
	77.1691
	19.6602
	9.7979

	3750
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.8841
	70.7309
	26.083
	9.7979

	3800
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	62.3335
	34.465
	9.7979

	3850
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	52.5311
	44.2566
	9.7979

	3900
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	42.283
	54.489
	9.7981

	3950
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	32.6967
	64.0592
	9.7988

	4000
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	24.6709
	72.0673
	9.8011

	4050
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	18.657
	78.0579
	9.8088

	4100
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4150
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4200
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4250
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4300
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4350
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4400
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4450
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4500
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4550
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4600
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4650
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4700
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4750
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4800
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4850
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4900
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	4950
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	5000
	10
	9.9709
	9.9418
	9.9129
	9.884
	9.8552
	9.8265
	9.7979

	注：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求CODcr≤20mg/L。
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图8.2-7   事故条件废糖蜜进入戛洒江内CODcr浓度的变化情况
根据以上预测分析，项目事故条件下（废糖蜜连续泄漏30min），废糖蜜进入戛洒江后，会导致排污口下游4050m范围内水质中的CODcr超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求，同时随着时间的推移，水质中的污染物CODcr随水流向下游迁移、衰减，逐渐恢复至至达标。
②NH3-N预测结果
 表8.2-19   事故废水进入戛洒江后河流中NH3-N预测浓度变化值    单位：mg/L
	X\c/t
	0h
	0.5h
	1.0h
	1.5h
	2.0h
	2.5h
	3.0h
	3.5h

	0
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	50
	0.841
	2.0895
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	100
	0.841
	2.0892
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	150
	0.841
	2.089
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	200
	0.841
	2.0888
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	250
	0.841
	2.0885
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	300
	0.841
	2.0883
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	350
	0.841
	2.0881
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	400
	0.841
	2.0878
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	450
	0.841
	2.0876
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	500
	0.841
	2.0873
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	550
	0.841
	2.0866
	0.8366
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	600
	0.841
	2.0811
	0.8419
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	650
	0.841
	2.0471
	0.8757
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	700
	0.841
	1.9192
	1.0033
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	750
	0.841
	1.6375
	1.2848
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	800
	0.841
	1.2735
	1.6486
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	850
	0.841
	0.9978
	1.924
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	900
	0.841
	0.8756
	2.046
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	950
	0.841
	0.8438
	2.0775
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1000
	0.841
	0.839
	2.0821
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1050
	0.841
	0.8386
	2.0823
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1100
	0.841
	0.8386
	2.0821
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1150
	0.841
	0.8386
	2.0818
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1200
	0.841
	0.8386
	2.0815
	0.8338
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1250
	0.841
	0.8386
	2.0804
	0.8347
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1300
	0.841
	0.8386
	2.0758
	0.8391
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1350
	0.841
	0.8386
	2.0585
	0.8561
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1400
	0.841
	0.8386
	2.0078
	0.9066
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1450
	0.841
	0.8386
	1.8941
	1.02
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1500
	0.841
	0.8386
	1.7
	1.2139
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1550
	0.841
	0.8386
	1.4477
	1.4659
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1600
	0.841
	0.8386
	1.1982
	1.7152
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1650
	0.841
	0.8386
	1.0105
	1.9027
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1700
	0.841
	0.8386
	0.9031
	2.0099
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1750
	0.841
	0.8386
	0.8563
	2.0564
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1800
	0.841
	0.8386
	0.8409
	2.0716
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1850
	0.841
	0.8386
	0.837
	2.0752
	0.8313
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1900
	0.841
	0.8386
	0.8362
	2.0756
	0.8314
	0.8288
	0.8264
	0.824

	1950
	0.841
	0.8386
	0.8361
	2.0749
	0.8321
	0.8288
	0.8264
	0.824

	2000
	0.841
	0.8386
	0.8361
	2.0721
	0.8346
	0.8288
	0.8264
	0.824

	2050
	0.841
	0.8386
	0.8361
	2.0636
	0.8429
	0.8288
	0.8264
	0.824

	2100
	0.841
	0.8386
	0.8361
	2.0408
	0.8654
	0.8288
	0.8264
	0.824

	2150
	0.841
	0.8386
	0.8361
	1.9897
	0.9163
	0.8288
	0.8264
	0.824

	2200
	0.841
	0.8386
	0.8361
	1.8936
	1.0121
	0.8288
	0.8264
	0.824

	2250
	0.841
	0.8386
	0.8361
	1.7433
	1.1622
	0.8288
	0.8264
	0.824

	2300
	0.841
	0.8386
	0.8361
	1.5476
	1.3577
	0.8288
	0.8264
	0.824

	2350
	0.841
	0.8386
	0.8361
	1.3354
	1.5696
	0.8288
	0.8264
	0.824

	2400
	0.841
	0.8386
	0.8361
	1.144
	1.7608
	0.8288
	0.8264
	0.824

	2450
	0.841
	0.8386
	0.8361
	1.0003
	1.9043
	0.8288
	0.8264
	0.824

	2500
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.9106
	1.9937
	0.8288
	0.8264
	0.824

	2550
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.864
	2.0402
	0.8289
	0.8264
	0.824

	2600
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8438
	2.06
	0.829
	0.8264
	0.824

	2650
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8365
	2.0666
	0.8293
	0.8264
	0.824

	2700
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8343
	2.0672
	0.8307
	0.8264
	0.824

	2750
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8338
	2.0634
	0.8348
	0.8264
	0.824

	2800
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	2.0527
	0.8454
	0.8264
	0.824

	2850
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	2.0285
	0.8694
	0.8264
	0.824

	2900
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	1.9807
	0.9169
	0.8264
	0.824

	2950
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	1.8988
	0.9986
	0.8264
	0.824

	3000
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	1.7763
	1.1209
	0.8264
	0.824

	3050
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	1.6165
	1.2804
	0.8264
	0.824

	3100
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	1.4351
	1.4617
	0.8264
	0.824

	3150
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	1.2556
	1.6408
	0.8264
	0.824

	3200
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	1.1012
	1.7951
	0.8264
	0.824

	3250
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.9853
	1.9106
	0.8264
	0.824

	3300
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.9097
	1.986
	0.8265
	0.824

	3350
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8667
	2.0286
	0.8267
	0.824

	3400
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8454
	2.0489
	0.8274
	0.824

	3450
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8362
	2.0558
	0.8295
	0.824

	3500
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8328
	2.0539
	0.8346
	0.824

	3550
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8317
	2.0431
	0.8463
	0.824

	3600
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8313
	2.0195
	0.87
	0.824

	3650
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8313
	1.9761
	0.9132
	0.824

	3700
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	1.9054
	0.9837
	0.824

	3750
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	1.8024
	1.0864
	0.824

	3800
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	1.6681
	1.2205
	0.824

	3850
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	1.5113
	1.3771
	0.824

	3900
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	1.3474
	1.5407
	0.824

	3950
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	1.1941
	1.6938
	0.824

	4000
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	1.0658
	1.8218
	0.8241

	4050
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.9696
	1.9176
	0.8242

	4100
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4150
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4200
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4250
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4300
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4350
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4400
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4450
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4500
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4550
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4600
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4650
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4700
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4750
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4800
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4850
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4900
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	4950
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	5000
	0.841
	0.8386
	0.8361
	0.8337
	0.8312
	0.8288
	0.8264
	0.824

	注：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求NH3-N≤1.0mg/L。
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图8.2-8   事故条件废糖蜜进入戛洒江内NH3-N浓度的变化情况
根据以上预测分析，项目事故条件下（废糖蜜连续泄漏30min），废糖蜜进入戛洒江后，会导致排污口下游4050m范围内洒江水质中的NH3-N超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求，同时随着时间的推移，水质中的污染物NH3-N随水流向下游迁移、衰减，逐渐恢复至至达标。
③小结
综上预测，项目事故条件下（废糖蜜连续泄漏30min），对戛洒江的影响范围如下。
表8.2-20  地表水事故后果基本信息表
	预测要素
	危险物质
	地表水环境影响

	
	
	受纳水体名称
	最远超标距离（m）
	最远超标距离到达时间（h）

	地表水
	CODcr
	戛洒江
	4050
	3.0

	
	NH3-N
	
	4050
	3.0


为防止事故状态下废糖蜜不外排，本次评价提出：①建设单位建设期间应聘请有资质的环境监理单位对各环保设施的建设进行监理，保证废糖蜜储罐的防渗的到落实，将废糖蜜储罐泄漏风险从源头上将至最低。②项目建成后，建设单位应成立专门的环保设施管理部门，对全厂的环保设施进行日常管理，一旦发现废糖蜜储罐发生泄漏，应第一时间对泄漏点进行修复。③可研设计废糖蜜储罐设置围堰：长84.9m×宽37m×高2.2m，总容积约5500m³，在事故条件下，可容纳完全容纳废糖蜜的泄漏量，可保证事故条件下事故废糖蜜不外排。
综上所述，在采取以上风险防控措施后，可以将地表水环境风险事故将至最低，即使在事故条件下，项目设置的废糖蜜储罐围堰也可以保障事故废水的不外排，地表水环境风险可控。
[bookmark: _Toc14507]8.2.4.3地下水环境风险预测分析
（1）风险事故设置：详见“8.2.6.3源项分析”章节。
（2）预测因子及源强： 选取主要代表性的污染物CODMn、氨氮作为预测因子；根据“8.2.6.3源项分析”章节计算，在事故条件下，CODMn泄露量为10kg、NH3-N泄露量为0.3kg，冷却水池（L×B×H=11.8×6.5×2m=153.4m3）池底出现0.3%的裂纹，则破损面积为0.23m2计。
（3）预测模式根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），有毒有害物质进入地下水环境的方式包括事故直接导致和事故处理处置过程间接导致的情况，一般为瞬时排放源和有限时段内排放的源；本次预测采用《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）推荐的示踪剂瞬时泄漏对地下水环境的影响预测分析，污染物运移预测方程为：
[image: ]
式中：x—距注入点的距离(m)；
t—为预测时间(d)；
C（x,t）—t时刻x处的污染物浓度(g/L)；
m—注入污染物的质量，kg；
W—横截面面积，m2；
u—为水流速度(m/d)；DL为纵向弥散系数(m2/d)；
DL—纵向弥散系数，m2/d，
ne—有效孔隙度，无量纲；
π—圆周率。
（4）水文地质参数设置：见7.3.6.2章节。
（5）预测结果
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求地下水环境风险预测结果应“给出有毒有害物质进入地下水体到达下游厂区边界和环境敏感目标处的到达时间、超标时间、超标持续时间及最大浓度”；根据调查，项目区地下水评价范围内无敏感目标分布，本次预测风险事故条件下污染物对下游厂界的影响，预测结果如下：
表8.2-21    事故状态下对下游厂界的影响预测结果一览表
	预测要素
	危险物质
	地下水环境影响

	
	
	厂界/敏感目标名称
	达到时间（d）
	超标时间（d）
	持续超标时间（d）
	最大浓度
（mg/L）

	地下水
	CODMn
	制糖厂下游厂界
（距离泄漏点约50m）
	10
	46~262
	216
	 87160.56 
（109d）

	
	
	制浆造纸下游厂界
（距离泄漏点约660m）
	653
	1160~1848
	688
	  23879.38（1464d）

	
	氨氮
	制糖厂下游厂界
（距离泄漏点约50m）
	11
	49~244
	195
	2614.817
（109d）

	
	
	制浆造纸下游厂界
（距离泄漏点约660m）
	660
	1188~1805
	617
	  716.3815（1464d）


根据以上预测结果，在设定的事故条件下，预测结果如下：
（1）冷却水池废水在泄露后的第10天，废水中的CODMn就会扩撒到制糖厂下游厂界，在第46天出现超标，在109天时达到最大，最大值为87160.56 mg/L，在持续超标216天后，随着时间的推移，泄漏至地下水中的CODMn随着地下水不断向下游迁移、排泄，到262天后，制糖厂界地下水中的CODMn可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值。
冷却水池废水在泄露后的第653天，废水中的CODMn就会扩撒到制浆造纸下游厂界，在第1160天出现超标，在1464天时达到最大，最大值为  23879.38 mg/L，在持续超标688天后，随着时间的推移，泄漏至地下水中的CODMn随着地下水不断向下游迁移、排泄，到1848天后，制浆造纸厂界地下水中的CODMn可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值。
（2）冷却水池废水在泄露后的第11天，废水中的NH3-N就会扩撒到制糖厂下游厂界，在第49天出现超标，在109天时达到最大，最大值为2614.817mg/L，在持续超标195天后，随着时间的推移，泄漏至地下水中的NH3-N随着地下水不断向下游迁移、排泄，到244天后，制糖厂界地下水中的NH3-N可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值。
冷却水池废水在泄露后的第660天，废水中的NH3-N就会扩撒到制浆造纸下游厂界，在第1188天出现超标，在1464天时达到最大，最大值为716.3815 mg/L，在持续超标617天后，随着时间的推移，泄漏至地下水中的NH3-N随着地下水不断向下游迁移、排泄，到1805天后，制浆造纸厂界地下水中的NH3-N可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值。
为监控地下水环境受污染情况，环评提出依托“原环评”设置的ZK1、ZK5、ZK7地下水水质跟踪监测井，同时新增ZK6作为地下水监控井，定期监测，当发现监控井中的水质监测出现污染时，提高对监测井的监测频率，同时采取地下水抽出处理、建设防渗墙或防渗帷幕等措施阻止污染物继续扩散，避免地下水受污染的范围扩大。
根据预测结果及防控措施，项目地下水风险可控，在项目运行过程中，须加强厂区的风险管控措施，严禁污废水发生泄漏直接进入地表溪流和下渗进入含水层等风险事故状况的发生。
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（1）大气环境风险防范措施
①燃硫炉泄漏风险防范措施
硫气管道安装合理，无泄漏现象；工作时应随时检查硫磺燃烧是否正常，注意调节空气量和燃硫量，炉外不能出现明火；冷却水应保持畅通；燃硫间的排风装置良好；操作人员严格按规定穿戴防护用具，定期检测SO2输送管道、阀门的易漏节点。
②火灾事故风险防范措施
1）装置内各种建筑物的防火防爆设计应严格执行最新版本的《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)（2018年版）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018年版)等相关规范。
2）根据相关规范要求，各装置区内设有常规水消防系统自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和小型灭火器，在易发生火灾的施工现场必须配备足够的消防器材，并有明确的消防设备配置图表，还应保证消防通道和疏散通道畅通。
3）易发生火灾的施工现场应悬挂严禁烟火的标示牌。
③人员疏散、安置建议措施
根据本项目大气风险预测结果，发生所设定事故情形的最远影响距离可达1340m，建议参考事故影响范围设定环境风险防范区。事故时，环境风险防范区内的人群应作为紧急撤离目标，并确保能够在60min内撤离至安全地点。
现场紧急撤离时，应按照事故现场风向、周边居民分布及公众对毒物应急剂量控制的规定，制定人员紧急撤离、疏散计划和医疗救护方案。同时厂内需要在高点设立明显的风向标，确定安全疏散路线。事故发生后，应根据泄漏的扩散情况及时通知政府相关部门，并通过厂区高音喇叭通知周边人群及时疏散。紧急疏散时应注意：
① 必要时采取佩戴呼吸器具、佩戴个人防护用品或采用其他简易有效的防护措施（戴防护眼镜或用浸湿毛巾捂住口鼻、减少皮肤外露等各种措施进行自身防护）。
② 应向上风向、高地势转移，迅速撤出危险区域可能受到危害的人员（在上风向无撤离通道时，也应避免沿下风向撤离），并由专人引导和护送疏散人员到安全区域，在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明疏散、撤离的方向。
③ 按照设定的危险区域，设立警戒线，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。
④ 在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据及时调整疏散范围。
⑤ 为受灾群众提供避难场所以及必要的基本生活保障，配合政府部门进行受灾群众的医疗救助、疾病控制、生活救助。
8.2.8.2地表水环境风险防范措施
为防止事故废水外排，项目建立完善的“单元-厂区”的水环境风险防控体系，以防止本项目在事故状态下由于物（废）料泄漏、事故消防水或污染雨水外泄，造成周边地表水污染。
（1）单元防控
项目设置1台4950m3废蜜贮罐，用于暂存废蜜罐，储罐设置围堰（长84.9m×宽37m×高2.2m），容积约5500m³，围堰容积大于废糖蜜储罐的容积，可以有效的预防废糖蜜泄漏外排。
（2）厂区防控
废蜜贮罐区、硫磺库区等区域设置完善的事故导排系统，防止泄漏的物（废）料和消防废水造成外环境污染。
正常情况下，全厂未污染的雨水，以重力流形式分散、就近排入全厂雨水排水管系统排出厂区；发生消防事故时，有污染的各生产装置和辅助生产设施界区内消防废水、事故污水经管线重力排入事故水池，由所设事故水池污水泵提升排入污水处理站进行处理。参照国家安监局和环保局下发的安监总危化[2006]10号文，为防止生产安全事故引发环境水体的污染风险，在厂区设事故水池。收集全厂事故污水和事故消防水；全厂事故水池容积根据《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（QSY 08190-2019）的规定进行计算：
V =（V1+ V2- V3）max + V4+ V5
式中：
V——事故缓冲设施总有些容积，m3；
V1——收集系统范围内发生事故的物料量，m3；
V2——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，m3；
V2=ΣQ消×t消
Q消——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，m3/h；
t消——消防设施对应的设计消防历时，h；
V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
V5=10qF
q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；
q=qa/n
qa——年平均降雨量，mm；
n——年平均降雨天数，天；
F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；
V1、V3由于废蜜贮罐区的围堰可贮存最大物料量，因此不考虑物（废）料外排，即V1、V3=0；
V2按同时使用的消防设施水量设计，根据设计项目一次灭火最大用水量为2376m3；
由于项目生产废水收集系统为独立的收集系统，故V4=0；
V5根据新平县气象资料，该地区年降水量为1021.1mm，年降雨天数141天，本项目事故废水收集系统的雨水汇水面积约为3.0hm2（生产区面积），V5计算如下：
V5=10×3.0×1021.1/141=217.25m3。
因此，V= V1+V2-V3+ V4+ V5=2376+217.25=2593.25m3。
根据已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目环境影响报告书》的要求，建设单位须在污水处理站旁设置1座容积为5900m³的事故水池；该事故水池容积已经考虑了本项目的事故废水收集需求，因此本次评价不在新增事故水池。
②初期雨水
本项目制浆造纸厂处于同一地块，不新增用地，已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目环境影响报告书》要求在厂区南部设置1座容积为2860m³初期雨水收集池，主要收集生产区域初期雨水；该项目在初期雨水核算时已经考虑了本项目占地产生的初期雨水，因此本次评价不新增初期雨水收集池，项目初期雨水依托纸浆厂的初期雨水收集池进行收集。
8.2.8.3地下水环境风险防范措施
（1）源头控制措施
① 项目开挖施工过程中，如遇到原有工勘钻孔，应及时进行封堵，应使用隔水性能良好且毒性小的材料进行封堵。
② 建设单位在施工阶段聘请有资质的第三方作为工程监理单位，对重点防渗区等工程进行严格监理，阶段性施工结束后，应进行工程验收，合格后方能开展下一阶段施工，不合格的施工项目责令施工单位返工，企业应确保本项目的防渗工程措施到位和环保监理及记录，录像相关影像资料存档备查。
③ 项目应严格执行雨污分流及清污分流，建成三大排水系统，即生产废水、生活污水、雨水要有组织地分别排入对应的系统管网和处理系统处理，生产废水、生活污水和初期雨水须处理后达标排放。
④ 化学品储罐应为地上设施，便于监控和处理泄漏和逸散等故事。
（2）分区防控措施
对1#冷却循环系统冷却水池、2#冷却循环系统冷却水池、热水池、废蜜罐、磷酸储槽、硫磺仓库等区域划分为重点防渗区，其中储罐区地面及围堰均按重点防渗来实施；预处理及压榨车间、制炼车间、干燥间、装包处理间、石灰乳化间、实验室等区域划分为一般防渗区；生产指挥中心、地磅房、道路广场区、空压站等等区域划分为简单防渗区。
①对于重点防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；其中危废暂存间防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能。
②对于一般防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
③对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。
（3）地下水污染监控措施
建立项目区的地下水环境监控体系，包括建立防渗系统检查计划、地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。
环评提出依托“原环评”设置的ZK1、ZK5、ZK7地下水水质跟踪监测井，同时新增ZK6作为地下水监控井，并提出了地下水跟踪监测计划以及时了解项目区地下水的变化情况。
8.2.8.4其他环境风险防范措施
（1）危化品储存安全防范安全防范措施
1）项目危化品的储存保管应做到：防火防爆；通风、降温；挡光照雨淋；自控报警。储存管理应符合《化学危险物品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》等有关规定。
项目危化品储存于阴凉、干燥、通风良好的库房，远离火种、热源，包装必须密封，切勿受潮，根据各物料理化特性，选择相应材质容器采取不同保护措施，加强进出料贮运管理，在满足正常生产需求前提下尽可能减少贮存量；将原辅料按要求单独存储，悬挂禁烟禁火警示标志。
2）危化品贮存库消防用电设备应能充分满足消防用电的需要、输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志都应符合安全要求，必须安装通风设备，设有导除静电的接地装置。
3）危化品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。化学危险品入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。
4）设置专门危化品仓库和负责人，妥善保管原辅料。原辅料分类、分区存放。原辅料严格领用制度，领料、配料过程须一人以上监督，用不完的立即退回仓库并作登记。
5）严格按照国家有关规定，对危化品仓库进行管理，危化品仓库安装红外线报警装置，并采用双锁双门。
6）应当在生产、储存和使用场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。
7）储存、使用危化品的，应根据原辅料的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、防火、灭火、防爆、泄压、防潮、防雷、防静电、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。
8）危化品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。原辅料出入库，必须进行核查登记。库存原辅料应当定期检查。原辅料专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。原辅料专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。
同时环评要求：严格控制化学危险品储存限量，同时严格按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总局[2012]103号文）要求进行安全隐患自查，制定合理可行的应急预案。
（2）危化品运输安全防范措施
1）项目使用的危化品均由委托有危险化学品运输资质的运输企业承运危险化学品，并采用专门的危险品运输车辆运输。运输应符合《危险货物运输规则》、《危险货物品名表》、《危险货物分类与品名编号》(GB6944-86)，《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-90)等法规的要求。不得用同一车辆运输互为禁忌的物料，进入化学危险品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。
2）合理地规划运输路线及时间，危险品的运输单位，事先需作出周密的运输计划和行驶线路，并制定危险品泄漏的应急措施。当车辆通过市区、城镇时，事先向当地公安部门申请通行证、行车路线和时间，中途不得随便停车。
3）运输车辆必须通过有关部门的检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有有效证明文件。载有危险品的车辆在公路上行驶，需持有运输许可证，其上应注明危险品名称、数量、来源、性质和运往地点，须有专门单位人员负责押运。
（3）消防措施
1）生产区域和仓储应按照国家有关消防技术规范设置，配备消防设施和器材，其布置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定，并按规范配置各型灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90，1997）的要求。根据危险品特性，配置相应的灭火药剂，如干粉、砂土等，并配备经过培训的兼职和专职的消防人员，禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。
2）配备足够的消防设施，消防水泵采用双电源双泵。
[bookmark: _Toc128]8.2.9突发环境事件应急预案
按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号文）的要求，本项目试生产前应制定《突发环境事件应急预案》，其编制要点参照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《云南省企业单位突发环境事件应急预案指导目录和编制要点（试行）》等相关规范要就进行编制。对可能发生的事故，应制订应急计划，使在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。
定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援 专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。
[bookmark: _Toc13421]8.2.10应急教育、宣传、培训及应急演练计划
（1）应急救援人员的培训
对应急救援各专业人员的业务培训，由公司每半年组织一次，培训内容：
 ①了解、掌握事故应急救援预案内容；②熟悉使用各类防护器具；③如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；④事故现场自我防护及监护措施。
（2）员工应急响应培训
员工应急响应的培训，由公司各部门结合每年组织的安全技术的培训考核一并进行，培训内容：①企业安全生产规章制度、安全操作规程；②防火、防毒的基本知识；③生产过程中异常情况的排除、处理方法；④事故发生后如何开展自救和互救；⑤事故发生后的撤离和疏散方法。
（3）演练计划
演练分类：
①组织指挥演练：由公司领导和各部门负责人分别按应急救援预案要求， 以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练。②单项演练：由各部门各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练。③综合演练：由应急救援指挥部按应急救援预案要求，开展的全面演练。 
演练内容：
①装置、设备泄漏的应急处置抢险；②通信及报警信号的联络；③急救及医疗；④染毒空气监测与化验；⑤防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；⑥各种标志、设置警戒范围及人员控制；⑦厂内运输控制及管理；⑧向上级报告情况及向友邻单位通报情况、事故的善后工作。
演练范围与频次：
①组织指挥演练由指挥领导小组副组长每半年组织一次；
②单项演练由环卫科每季组织一次； 
③综合演练由指挥领导小组组长每年组织一次。
[bookmark: _Toc16030][bookmark: _Toc25935]8.2.11评价小结及建议
[bookmark: _Toc7633]8.2.11.1项目危险因素
（1）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别，本项目涉及的主要风险物质包括工业磷酸（85%）、硫磺、废润滑油等。
（2）本项目危险单元主要包括制糖制炼车间、磷酸储罐间、硫磺库、危废暂存间等。
（3）本项目环境风险类型主要为有毒有害危险物质泄漏对环境造成的直接污染，以及火灾、爆炸等事故引发的次生环境污染。
（4）本项目对环境的直接污染事故通常的起因是设备、管线、阀门或其它设施出现故障或操作失误等，使有毒有害物质泄漏，弥散在空气中，对大气环境造成污染。次生污染主要为可燃或易燃泄漏物遇火源引发火灾、爆炸事故，火灾爆炸产生的SO2、烟尘等有毒有害烟气对周围大气环境造成污染，以及火灾或应急处置时产生的消防污水以及污染雨水的控制、封堵措施失效，事故废水漫流出厂，对周边地表水体造成污染。
[bookmark: _Toc30673]8.2.11.2项目敏感性及事故环境影响
本项目大气环境敏感目标主要为19个村庄（人口总数约为4429人），其中周边500m范围涉及南恩村和聚兴村2个村庄（人口总数约为866人，均已纳入搬迁），地表水环境敏感目标为戛洒江，项目区域地下水不涉及饮用水。
（1）根据大气风险预测结果：①当燃硫炉SO2输送管道泄漏时，最不利气象条件情况下，SO2预测浓度达到毒性终点浓度-1的距离为80m、-2的最大影响范围均为1340m，此范围内分布有南恩村、聚兴村2个村庄，共计866人；②当硫磺库发生火灾，最不利气象条件情况下，SO2预测浓度达到毒性终点浓度-1、-2的最大影响范围均为30m，在此范围内无关心点分布；2022年9月30日新平县人民政府拟定了搬迁方案，根据政府搬迁方案，关心点南恩村、聚兴村在本项目投产前将进行搬迁，南恩村和聚兴村搬迁后，以上是事故源扩散影响区域2010m范围内无环境敏感目标等关心点，对环境影响可以接受。
（2）根据地表水风险预测结果：项目事故条件下（废糖蜜连续泄漏30min），废糖蜜进入戛洒江后，会导致排污口下游4050m范围内戛洒江水质中的CODcr、NH3-N超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求，同时随着时间的推移，水质中的污染物CODcr、NH3-N随水流向下游迁移、衰减，逐渐恢复至达标；因此，建设单位应加强治理和环境管理，坚决杜绝废水事故排放，同时废糖蜜储罐设置围堰：长84.9m×宽37m×高2.2m，总容积约5500m³，以减少对周边地表水体的影响。
（3）根据地下水风险预测结果：在冷却水池发生泄漏的事故状况下，随着时间的增加，废水发生渗漏的量会逐渐增加，地下水环境受污染物影响的距离会越来越大。运行期加强维护和管理情况下，污废水、固废发生渗漏或泄漏的可能性较小，同时定期进行监测，发现问题及时解决，在采取上述措施后影响可控。
（4）对生产运行中事故隐患和后果的认识，是要求通过安全措施的配备和落实，最大可能地降低事故风险性，因此建设单位必须完全落实和完善事故预防措施，以及确定详尽的事故应急预案。
通过采取以上措施后，项目环境风险可控。
[bookmark: _Toc186][bookmark: _Toc15473][bookmark: _Toc28724][bookmark: _Toc533547697]9、产业政策及规划符合性分析
[bookmark: _Toc44322645][bookmark: _Toc15459709][bookmark: _Toc14684816][bookmark: _Toc7959157][bookmark: _Toc35001624][bookmark: _Toc7627538][bookmark: _Toc5232241][bookmark: _Toc36203626][bookmark: _Toc7627644][bookmark: _Toc33393652][bookmark: _Toc533547698]5.
[bookmark: _Toc30462][bookmark: _Toc29588][bookmark: _Toc27730]9.1产业政策符合性分析
本项目属于国民经济行业分类与代码（GB/T4754－2017）中的C1340制糖业。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于原糖加工生产，且本项目日处理甘蔗能力为6000吨，大于3000吨，不属于目录中“鼓励类”“限制类”“淘汰类”项目；对照《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》，本项目不属于该名录中的“鼓励类”项目。
综上所述，项目属于“允许类”加建设项目，本项目符合国家产业政策；项目已于2026年2月28日取得新平县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2602-530427-04-01-178256），项目建设符合地方产业政策要求。
[bookmark: _Toc15193][bookmark: _Toc533547705][bookmark: _Toc7896][bookmark: _Toc21284]9.2相关规划相符性分析
[bookmark: _Toc30084]9.2.1与云南省生态功能区划相符性分析 
本项目位于新平县，根据《云南省生态功能区划简本》，本项目评价区隶属于Ⅱ高原亚热带南部常绿阔叶林生态区、Ⅱ4蒙自、元江岩溶山原暖性针叶林生态亚区，Ⅱ4-3新平撮科河中山山原林业与水源涵养生态功能区，功能区主要以中山河谷地貌为主，降雨量偏少，仅为800-900毫米，主要植被类型为云南松林和思茅松林。土壤以紫色土为主；主要生态环境问题是矿山开采造成的水源林破坏，森林质量差、林中单一；生态环境敏感性为土壤侵蚀中度和高度敏感，主要生态系统服务功能为元江上游地区的水源涵养、预防水土流失；保护措施及发展方向为：封山育林、提高森林的数量及质量，调整土地利用方式、严格退耕还林、提高区域的水源涵养能力。
本项目位于新平产业园区戛洒片区，废气污染物采取措施满足相关排放标准，生产及生活污水经处理站处理后达标外排，固废合理处置，且在项目区种植绿化。因此，项目的建设不与云南省生态功能区划中确定的保护措施和发展方向冲突，总体上符合《云南省生态功能区划》的要求。
项目与云南省生态功能区划位置关系图详见附图9.2-1。
[bookmark: _Toc31143]9.2.2与《云南省主体功能区规划》相符性分析
《云南省主体功能区规划》将云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，聚集人口和经济条件较好，应重点进行工业化、城镇化开发的城市化地区，其主体功能是提供工业品和服务产品，聚集经济和人口，但也要保护好基本农田、森林、水域，提供一定数量的农产品和生态产品。限制开发区也可发展符合主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。禁止开发区域指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化和城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。规划中禁止开发区域包括自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、城市饮用水源保护区、湿地公园等。
项目行政隶属玉溪市新平县内，根据《云南省主体功能区规划》，新平县属于限制开发区域中的农产品主产区，属于国家级，为49个县市之一，但其不属于重点生态功能区及禁止开发区域。同时项目位于新平县工业园区内，工业园区环评已经审批通过，项目在园区内选址建设，占地为工业用地，因此其不与《云南省主体功能区规划》相冲突。
项目与云南省主体功能区规划位置关系图详见附图9.2-2。
[bookmark: _Toc28750]9.1.4与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析
云南省人民政府于2020年11月5日发布了《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号），主要目标为：到2020年底，初步建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，基本实现成果共享和应用，到2025年建立较为完善的“三线一单”技术体系、政策管理体系、数据共享系统和成果应用机制，形成以“三线一单”生态环境分区管控体系为基础的区域生态环境管理格局，实现生态环境管理空间化、信息化、系统化、精细化，推动生态环境高水平保护，促进经济高质量发展。
项目与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）的符合性分析见下表：
表9.2-1  本项目与“云政发〔2020〕29号”的符合性分析
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	二、明确生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线

	（一）生态保护红线和一般生态空间。执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。
	根据玉溪市新平县自然资源局出具的关于项目情况说明，明确项目占地不在生态红线范围内。
	符合

	（二）环境质量底线
	1.水环境质量底线。
到2020年底，全省水环境质量总体良好，纳入国家考核的100个地表水监测断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）的比例达到73%以上、劣于Ⅴ类的比例控制在6%以内，省级考核的50个地表水监测断面水质达到水环境功能要求；九大高原湖泊水质稳定改善，达到考核目标；珠江、长江和西南诸河流域优良水体比例分别达到68.7%、50%和91.7%以上；州市级、县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例分别达到97.2%、95%以上；地级城市建成区黑臭水体消除比例达到95%以上。到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。
	项目所涉及的地表水为戛洒江，根据《云南省水功能区划报告（2014年修订）》，其执行 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，项目下游南薅断面（省控断面）水质2024年可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。
同时本项目废水依托制浆造纸厂污水处理站处理达标后进入戛洒江，根据预测，项目建设不会改变地表水环境质量现状功能
	符合

	
	2.大气环境质量底线。到2020年底，全省环境空气质量总体保持优良，二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年下降1%；细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）等主要污染指标得到有效控制；州市级城市环境空气质量达到国家二级标准，优良天数比率达到97.2%以上。到2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。
	项目选址区域为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》新平县环境质量现满足环境质量标准。经工程分析核算，本项目废气达标排放，经预测，项目运行后对周边大气环境影响较小。
	符合

	
	3.土壤环境风险防控底线。到2020年底，全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；受污染耕地安全利用率达到80%左右，污染地块安全利用率不低于90%。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。
	根据云南浩辰环保科技有限公司和江苏志科检测技术有限公司对项目区内土壤进行的现状监测，项目区内土壤的各监测因子均可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准值要求。
	符合

	（三）资源利用上线
	1.水资源利用上线。到2020年底，全省年用水总量控制在214.6亿立方米以内。
	项目最大程度进行废水循环利用，减少废水排放的同时减少新水使用，符合水资源利用上线要求。
	符合

	
	2.土地资源利用上线。到2020年底，全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷以内。
	本项目用地处于已批复《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》的用地红线范围内，不新增用地。
	符合

	
	3.能源利用上线。到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%。
	项目最大程度实现资源利用，降低能耗，根据分析，项目达到国内清洁生产先进水平
	符合

	负面清单
	无相关成果
	无相关成果
	

	三、构建生态环境分区管控体系。根据区域生态环境特征，结合生态、水、大气、土壤等环境要素保护需要，划分不同类型生态环境管控单元，明确总体管控和分类管控要求，制定各类管控单元生态环境准入清单，实施差别化生态环境管控措施，构建全省生态环境分区管控体系。

	（一）生态环境管控单元划分
	全省共划分1164个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。

	
	1.优先保护单元。共383个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在滇西北山区、南部边境山区、哀牢山和无量山、滇东南喀斯特石漠化防治区、金沙江干热河谷、高原湖泊湖区等重点生态功能区域。
2.重点管控单元。共652个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感、弱扩散区等，主要分布在滇中城市群、九大高原湖泊流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。
3.一般管控单元。共129个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。
	项目占地区域不涉及生态保护红线
	

	（二）总体管控要求
	严格落实生态环境保护法律法规标准和有关政策，强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。按照区域环境承载能力，优化产业空间布局，加快产业结构调整，严格环境准入，强化污染物排放管控，实现固定污染源排污许可全覆盖。充分考虑水资源、水环境承载力，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。保护优良水体和饮用水源，整治不达标水体，统筹推进水污染防治、水生态保护和水资源管理，全面改善水环境质量。巩固提高环境空气质量，调整优化产业、能源、运输和用地结构，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，加强“散乱污”企业综合整治。深化工业污染治理，加大机动车污染防治和扬尘综合治理力度，加强秸秆综合利用，强化大气污染联防联控。加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对建设用地实行准入管理，确定土壤环境重点监管企业名单，实施土壤污染风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管。严守资源利用上线，实行能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度双控，实施工业节能增效，加快发展清洁能源和新能源。
	本项目建设符合法律法规，符合国家产业政策。项目位于新平产业园区戛洒片区，根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，项目下游南薅断面（省控断面）水质2024年可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。
项目所在区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；
项目区内土壤的各监测因子均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准值要求；废水最大程度实现综合利用，剩余不能回用部分达标外排，合理布局，减少土地占用，且项目按要求办理土地手续，
能耗满足清洁生产国内先进水平。
	

	（三）分类管控要求
	1.优先保护单元
生态保护红线优先保护单元按照国家生态保护红线有关要求进行管控。一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。
2.重点管控单元
开发区及工业集中区重点管控单元。合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合开发区规划要求的项目入区；合理规划居住区与工业功能区，在居住小区和工业区、工业企业之间按照要求设置环境防护距离及生态隔离带。加强污染防治，在实现稳定达标排放基础上，根据区域环境质量改善目标，实施污染物排放总量控制，降低排放强度。开发区及区内企业实现“雨污分流”、“清污分流”，开发区按照规定建成污水集中处理设施并确保稳定运行，加强土壤和地下水污染防治。强化企业环境风险防范设施设备建设和运行监管，制定突发环境事件应急预案，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。推进开发区生态化、循环化改造，提高资源能源利用效率。
城镇生活污染重点管控单元。完善城镇污水收集管网，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集，取缔城市建成区内生活污水直排口，加快污水处理设施建设与提标改造，加强污泥资源化利用处置能力建设。推动州、市人民政府所在地城市建成区现有重污染企业搬迁改造或关闭退出。县级及以上城市划定高污染燃料禁燃区，严格建筑工地施工扬尘监管，加强噪声、臭气异味、油烟、挥发性有机物等污染防治。遵循减量化、资源化、无害化原则，加快完善城市垃圾分类收集、分类投放、分类运输、分类处置设施。深入推进节水型社会和节水型城市建设，加强非常规水资源开发利用和节水产品推广普及，严控高耗水服务业用水。
土壤污染重点管控单元。制定土壤污染风险管控与修复方案，开展土壤和农产品协同监测与评价。加强涉镉等重金属重点行业企业污染源排查整治，强化监督检查，严格排放管控，实行重金属污染物排放浓度和排放总量双控。矿产资源开发活动集中区域按照要求执行重点污染物特别排放限值。加快处理历史遗留冶炼废渣，全面整治固体废物堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。
农业面源污染重点管控单元。围绕环境质量改善目标，加强农业农村污染防治，推进农村环境综合整治和农村环保基础设施建设。加快开展九大高原湖泊流域农田径流污染防治，优化农业种植结构，推行生态种植模式，推广使用测土配方施肥、生物防治、精细农业等技术，严格控制高耗水、高耗肥作物种植，实现化肥农药减量增效。
矿产资源重点管控单元。推进矿产资源开发规模化、集约化和转型升级，推动绿色矿山建设，严格执行矿山最低开采规模标准，加强矿产资源绿色勘查开发。强化矿产资源开发污染综合治理，降低污染物产生量和排放量。加强矿山生态修复和环境治理，严格采矿选矿废渣环境管理，加强固体废物综合利用，提高矿产资源回收利用率。
大气环境布局敏感、弱扩散重点管控单元。优化产业布局，加强大气污染排放管控，严格论证新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色冶炼等高污染项目，确保大气环境质量达标。
3.一般管控单元
落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。
	项目位于新平产业园区戛洒片区，属于开发区及工业集中区重点管控单元。项目采取的措施能实行稳定达标排放，污染物排放量取得新平县总量控制意见。厂区内实行雨污分流，生产及生活污水统一处理后达标外排。固废合理处置
建设符合国家产业政策，项目运行后能达标排放，按环保相关要求进行管理。
项目位于新平产业园区戛洒片区白糯格地块，符合其规划及相关环保要求。
	


综上，经过判定，本项目的建设符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）的相关要求。
[bookmark: _Toc31253]9.1.5与《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（的符合性分析
2024年6月7日，玉溪市生态环境局下发了《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》。本次评价在《云南省生态环境分区管控公共服务查询平台》对项目用地范围进行了查询，项目涉及管控单元如下表所示。
表9.2-2   项目用地范围涉及的管控单元及编码
	序号
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类型

	1
	ZH53042720001
	新平县产业园区重点管控单元
	重点管控单元

	2
	ZH53042720005
	新平县土壤污染重点管控单元
	重点管控单元


项目与其符合性分析详见下表。
[image: 管控单元截图20260414]
图9.2-3  分区管控单元查询图
表9.2-3  项目与玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）符合性分析一览表
	玉溪市生态环境管控总体要求

	空间布局约束
	1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。
2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。
3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。
5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
	1.项目为甘蔗制糖项目，根据9.1章节分析，项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，符合国家产业政策要求。项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入事项。
2.项目不属于落后和过剩产能项目；
3.项目位于云南新平产业园区戛洒片区白糯格地块，属于合规的的工业园区；本项目属于甘蔗制糖项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业等高污染项目。
4.项目不在九大高原湖泊流域内；
5.项目为甘蔗制糖项目，符合碳达峰和碳中和相关要求。
	符合

	污染物排放管控

	1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。
3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。
4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。
5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。
6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。
8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。
	1、本项目为甘蔗制糖项目，根据4.6章节分析，项目达到国内清洁生产先进水平。
2、本制糖项目运营期废水产生的生产废水、生活污水依托制浆造纸厂规模为15000m³/d的污水处理站处理达标后，排至戛洒江，对戛洒江的影响可接受。
3、项目不涉及饮用水水源地。
4、项目干燥和包装废气经过湿式除尘器处理后，再由15m高排气筒排放。
5、项目位于云南新平产业园区戛洒片区白糯格地块，该地块已纳入新平县国土个空间规划。
6、项目位于云南新平产业园区戛洒片区白糯格地块，用地属于工业园区规划的建设用地，不涉及基本农田、耕地。
7、项目产生的固废可全部合理处置，处置利用率为100%。
	符合

	环境风险防控
	1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
	本项目涉及的主要风险物质包括工业磷酸（85%）、硫磺、废润滑油等，环评提出相应的处置要求以及风险防范措施。
	符合

	资源开发利用效率
	1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。
2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。
3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。
4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。
5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。
6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
	1、项目用地符合新平县国土空间规划要求；
2、项目设备冷却水全部循环使用；冷凝水回用于压榨、过滤澄清等工序，水重复利用率96.72%，可满足《清洁生产标准 甘蔗制糖业》（HJ/T186-2006）中的一级指标。
3、项目位于云南新平产业园区戛洒片区白糯格地块，用地属于工业园区规划的建设用地，不涉及基本农田、耕地。
4、本项目使用的蒸汽依托制浆造纸厂的锅炉提供，不涉及高污染燃料。
	符合

	新平县产业园区重点管控单元

	空间布局约束
	1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区。钢铁产业禁止新增产能，严格执行产能置换，大力推进非高炉炼铁技术示范，提升废钢资源回收利用水平，推行全废钢电炉工艺。推广高温高压干熄焦、干法除尘、煤气余热余压回收利用、烧结烟气脱硫等循环经济和节能减排新技术新工艺，加强和完善废钢铁综合利用，鼓励发展短流程炼钢。
2.扬武地块主要布设钢铁产业及其下游产业链，取消矿石采选、有色金属冶炼行业，应对他克冲水库及后期拟划定的水源保护区予以避让。
3.扬武地块、戛洒片区涉及村庄用地，村庄逐步搬迁，降低片区发展对其产生的影响。
4.戛洒片区白糯格地块根据受纳水体环境容量控制制糖及造纸项目等发展规模。
5.桂山片区属于产城融合区，逐步取消三类工业用地。
6.桂山片区西侧临新平县城，扬武片区赵米克地块东临扬武镇，靠近县城及集镇一侧布局污染较小的行业，并设置隔离带。
	项目为甘蔗制糖项目，符合国家产业政策要求；选址位于云南新平产业园区戛洒片区白糯格地块，符合工业园区规划；项目运营期废水产生的生产废水、生活污水依托制浆造纸厂规模为15000m³/d的污水处理站处理达标后，排至戛洒江，对戛洒江的影响可接受。
	符合

	污染物排放管控
	1.新建“两高”项目依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建、扩建（转型升级）的“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
2.使用电能、天然气、生物质燃料等清洁能源为主要能源，利用工厂余热、电厂热力等进行替代，逐步降低煤炭等高污染燃料的使用，降低大气污染物以及温室气体的排放。
3.采用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代，加强无组织排放控制，合理选择治理技术，有效降低VOCs的排放量。
4.大气污染排放量较大的钢铁冶炼、现代矿冶等企业，工业用地与居住用地的交界处设置20~30米宽的绿化隔离带。
5.扬武片区大开门地块须采取有效措施减少主要污染物和二噁英、苯并[q]芘等特征污染物的排放量。
6.生产废水由企业自建污水处理站处理达标后回用，剩余排至片区污水处理厂；桂山片区生产废水和生活污水经处理达标后在片区内循环利用，剩余部分引至绿色钢城片区，作为绿色钢城片区工业用水，片区实现废水不外排。
7.园区应加快环保基础设施建设，各片区生活污水必须处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标。
8.戛洒片区白糯格地块制浆造纸产业采取先进的工艺及严格的污染防治措施，避免废水排放对区域环境质量造成污染影响。
	1、本项目为甘蔗制糖项目，不属于“两高”项目；项目废气经过处理后，达标排放；废水依托制浆造纸厂污水处理站处理后，达标排放；根据4.6章节分析，项目达到国内清洁生产先进水平。
2、本项目使用的蒸汽依托制浆造纸厂的锅炉提供，不涉及高污染燃料。
3、4、5、6、7条不涉及。
8、项目甘蔗制糖项目，采用改进亚硫酸法工艺；废气经过处理后达标排放；项目运营期废水产生的生产废水、生活污水依托制浆造纸厂规模为15000m³/d的污水处理站处理达标后，排至戛洒江，对戛洒江的影响可接受。
	符合

	环境风险防控
	1.地质灾害点和居民分布密集区周边区域不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。
2.工业企业应有完善的风险防范措施，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。
3.重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全，及时完成重污染企业周边环境防护距离内居民的搬迁工作。
4.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理
	1、项目为甘蔗制糖项目，符合国家产业政策要求；选址位于云南新平产业园区戛洒片区白糯格地块，符合工业园区规划。
2、根据8.7章节预测分析，项目最大可信事故半致死浓度范围内不存在居民点。
3、根据大气预测章节，项目大气防护距离内存在南恩村、聚兴村，目前新平县政府已出具南恩村和聚兴村搬迁实施方案，在以上搬迁完成后，项目设置的大气防护距离范围内无关心点分布。
4、项目建成后，按要求编制环境事件应急预案，并定期演练。
	符合

	资源开发效率要求
	工业水循环利用率必须大于80%，中水回用率大于30%，入驻项目水耗指标必须优于行业水平。
	项目设备冷却水全部循环使用；冷凝水回用于压榨、过滤澄清等工序，水重复利用率96.72%，可满足《清洁生产标准 甘蔗制糖业》（HJ/T186-2006）中的一级指标。
	

	新平县土壤污染重点管控单元

	空间布局约束
	1.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。
2.禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。
3.禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。
4.淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能，推动涉重金属产业集中优化发展，合理布局新建有色冶炼项目。
	1、根据大气预测章节，项目大气防护距离内存在南恩村、聚兴村，目前新平县政府已出具南恩村和聚兴村搬迁实施方案，在以上搬迁完成后，项目设置的大气防护距离范围内无关心点分布。
2、本项目为甘蔗制糖项目，不涉及生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。
3、项目蔗渣送至制浆原料场蔗渣堆场作制浆造纸原料，滤泥外运作为公司甘蔗地或现有1.2万亩果园基地作为有机肥使用，废糖蜜外售昆明骄宇焦糖有限公司作为生产的原料，石灰渣送南恩村双脚树箐固废填埋场填埋处理，废润滑油委托有资质的单位进行处置，生活垃圾统一收集后由当地环卫部门进行清理；固废处置率100%。4、本项目为甘蔗制糖项目，不设计落后产能和化解过剩产能项目。
	符合

	污染物排放管控
	1.有色金属矿采选、冶炼、铅蓄电池制造、制革、化学原料和化学制品制造、电镀等行业的企业事业单位和其他生产经营者，执行重金属污染物排放标准要求和总量控制制度，实施清洁生产审核，采用先进适用的生产工艺和技术，减少重金属污染物排放。新改扩建涉重金属重点行业建设项目遵循“等量替代”。
2.禁止在土壤中使用重金属含量超标的降阻产品。
3.单位和个人生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质，从事加油站经营、油品运输、油品贮存以及车船拆解、修理、保养等活动，应当采取有效的防渗漏、防流失、防扬散或者其他措施，防止土壤污染。
4.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
5.土壤污染重点监管单位2025年底前，至少完成一轮周边土壤监测。
	1、本项目为甘蔗制糖项目，不属于“两高”项目；项目废气经过处理后，达标排放；废水依托制浆造纸厂污水处理站处理后，达标排放；根据4.6章节分析，项目达到国内清洁生产先进水平。
2、不涉及。
3、本项目为甘蔗制糖项目，产生的蔗渣、滤泥、废糖蜜、石灰渣、废润滑油等固废，其暂存场所采取了防渗漏、防流失、防扬散等措施。
4、项目滤泥外运作为公司甘蔗地或现有1.2万亩果园基地作为有机肥使用，不涉及重金属或者其他有毒有害物质含量超标物质。
5、项目对周边土壤现状进行了监测。
	符合

	环境风险防控
	1.划定特定农产品禁止生产区域、开展土壤和农产品协同监测与评价等风险管控措施，严禁种植除相关部门认可外的食用农产品。鼓励对严格管控类农用地采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕、轮牧休牧等风险管控措施。
2.安全利用类和严格管控类农用地地块的土壤污染影响或者可能影响地下水、饮用水水源安全的，应制定防治污染的方案，并采取相应措施。
3.生产、储存危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤。
4.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
5.加强尾矿库的安全管理，开展土壤环境风险隐患排查，采取措施防止土壤污染。
	1项目位于云南新平产业园区戛洒片区白糯格地块，属于合规的的工业园区；不涉及划定特定农产品禁止生产区域。
2、项目采取分区防渗等措施，防止地下水、土壤的影响。
3、本项目涉及的主要风险物质包括工业磷酸（85%）、硫磺、废润滑油等，环评提出相应的处置要求以及风险防范措施。
4、本项目为甘蔗制糖项目，产生的蔗渣、滤泥、废糖蜜、石灰渣、废润滑油等固废，其暂存场所采取了防渗漏、防流失、防扬散等措施。
5、本项目为甘蔗制糖项目，不涉及尾矿库。
	符合


根据上表对照分析，本项目符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）的相关要求。
[bookmark: _Toc28345]9.2.3与《中国生物多样性保护优先区域范围》相符性分析
为贯彻落实国务院批准发布的《中国生物多样性保护战略与行动计划（2011-2030年）》，加强生物多样性保护优先区域保护与监管，原环境保护部组织开展了生物多样性保护优先区域边界核定工作，原环境保护部于2015年12月30日发布了《中国生物多样性保护优先区域范围》，确定了生物多样性保护优先区域范围，提出共有35个生物多样性保护优先区域。
项目位于新平县戛洒镇，经查询《中国生物多样性保护优先区域范围》及其图件，项目不在中国生物多样性保护优先区域范围内。
项目与中国生物多样性保护优先区域范围叠图见图9.2-4。
[bookmark: _Toc2387]9.2.4与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》相符性分析
2013年5月9日，云南省环境保护厅关于印发《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》的通知（云环通〔2013〕73号），编制的《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》中划定了生物多样性保护的6个优先区域，提出了9大保护优先领域和34项行动。2013年2月5日云南省人民政府十二届第二次常务会议审议通过了《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012－2030年）》，作为我省未来20年生物多样性资源有效保护和可持续利用的指导性文件。 
经对比查询，本项目位于新平县戛洒镇，不在云南生物多样性保护优先区域区划内。
项目与云南省生物多样性保护优先区域范围叠图见图9.2-5。
[bookmark: _Toc1188][bookmark: _Toc90625779]9.2.5与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析
《云南省生物多样性保护条例》于2018年9月21日经云南省第十三届人大常委会第五次会议通过，于2019年1月1日起施行。根据《条例》：
第二十九条  新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。
在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分。
本项目位于新平县戛洒镇，于工业园区内选址建设，项目占地不涉及生物多样性保护优先区域，同时项目建设运营不会造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境，因此本环评不评价对生物多样性的影响。
[bookmark: _Toc21315]9.2.6与《云南省生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
（一）相关内容概述
“十四五”时期，锚定云南生态文明建设排头兵取得新进展的目标要求，推动实现以下生态环境保护主要目标：
—绿色低碳发展水平进一步提升。工业、建筑、交通、公共机构等重点领域节能降碳取得明显成效，重点行业单位能耗、物耗及污染物排放达到国内先进水平，资源利用效率大幅提高，碳排放强度进一步降低，低碳试点示范取得显著进展，绿色低碳的生产生活方式加快形成。
—生态环境质量持续改善。完成国家下达的主要污染物排放总量控制指标。水生态环境质量得到全面提升，九大高原湖泊水质稳中向好，饮用水源得到有效保护，优良水体断面比例明显上升，水生态保护修复取得成效，基本消除劣Ⅴ类水体和设市城市黑臭水体。环境空气质量稳居全国前列，城市环境空气质量稳定达标。土壤和地下水环境质量总体保持稳定，安全利用水平巩固提升。农村生态环境明显改善。
—生态安全不断夯实。自然生态监管制度进一步健全，生物多样性保护水平巩固提升，典型生态系统和重要物种得到有效保护，生态系统质量和稳定性进一步提升，西南生态安全屏障更加巩固。
—生态环境风险有效防范。涉危、涉重和医疗废物环境风险防控能力明显增强，核与辐射监管能力持续加强，核安全和公众健康得到有效保障。
—生态环境治理体系和治理能力现代化取得重大进展。生态环境治理能力突出短板加快补齐，生态文明示范创建取得新突破，智慧化环境监管能力全面提升，全面建成现代生态环境监测网络，生态环境治理效能得到新提升。
（二）符合性分析
表9.2-4   与《云南省生态环境保护“十四五”规划》符合性分析一览表
	序号
	相关内容
	建设情况
	符合性

	第三章.坚持创新引领，强化推动绿色低碳发展

	第一节
	优化生态环境空间管控

	1
	构建国土空间开发保护新格局。以国土空间规划为基础，严格落实生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界，减少对自然生态空间的占用。优化城市用地配置，节约集约利用建设用地。
	本项目位于已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》占地范围内，根据该报告中《玉溪市新平县自然资源局出具的关于项目情况说明》，项目占地不在生态红线、不涉及永久基本农田。
	符合

	2
	建立健全生态环境分区引导机制。建立健全生态环境分区引导机制。加快推进“三线一单”落实落地，把“三线一单”作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址的重要依据，确保发展不超载、底线不突破。
	根据对照《玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目符合所在区域“三线一单”的相关要求。
	符合

	第二节
	统筹推进区域绿色发展

	1
	加快推动滇东北生态保护修复。坚持“共抓大保护、不搞大开发”，以筑牢长江上游生态安全屏障为重点，补齐生物多样性保护、水土流失和石漠化治理、地质灾害治理与矿山修复、国土山川绿化和人居环境改善等突出短板，以金沙江干热河谷、乌蒙山等自然保护地、赤水河流域等典型区域为示范，打造生态保护修复亮点，推进昭通市成为全省生态保护修复排头兵。
	本项目不涉及该条规定
	不涉及

	第三节
	优化产业结构

	1
	推进重点行业绿色化改造。推动钢铁、建材、有色、石化等原材料产业布局优化和结构调整，以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，全面推动传统优势产业绿色转型升级。在电力、钢铁、建材等重点行业，开展减污降碳协同治理。推动重点行业加快实施限制类产能装备的升级改造，有序开展超低排放改造。促进各类开发区整合提升，依法依规推动工业企业入园入区发展，提高各类开发区聚集水平，深入推进各类开发区循环化改造。
	本项目位于云南新平产业园区，项目选用高水平生产装备，并采取了节能降碳措施，其满足国内清洁生产先进水平
	符合

	2
	推动落后低效和过剩产能淘汰。认真落实产业政策，严格环境影响评价，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，加快淘汰落后产能，推动产业结构优化升级。
	项目于2026年2月28日取得新平县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2602-530427-04-01-178256）。
根据生态环境部发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）：“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，项目为制糖项目，不属于“两高”项目。
	符合

	3
	提高资源能源利用效率。提升行业资源能源利用效率，严格执行产品能效、水效、能耗限额、碳排放、污染物排放等标准。建立健全节能、循环经济、清洁生产监督体系。对重点行业深入推进强制性清洁生产审核，传统行业实施清洁化改造，提高清洁生产对碳达峰碳中和贡献度。提升重点行业和重点产品资源能源效率，推行合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理模式和以环境治理效果为导向的环境托管服务，实施能效、水效“领跑者”制度。
	项目采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，废气达标排放，生产废水、生活废水经依托制浆造纸厂废水处理站处理后达标外排。同时要求按要求完成各专项评价
	符合

	第四节
	优化能源结构

	1
	控制煤炭消费总量。严格实施煤炭消费减量替代，严格控制煤炭消费不合理增长。严格按照国家规划推进清洁燃煤机组建设，为省内电力系统安全稳定运行提供支撑，新增用电需求主要由区域内非化石能源发电和区域外输电满足。按照“产能置换、减油增化”等原则，科学谋划炼化一体化项目。
	按要求进行
	符合

	2
	[bookmark: _Hlk99272690]优化能源供给结构。坚持先立后破，以保障能源安全和经济发展为底线，推动能源低碳转型平稳过渡。坚持节约优先，推进能源革命，建设清洁低碳安全高效的能源体系。大力推动煤炭等化石能源清洁高效利用。推动非化石能源成为能源消费增量的主体，到“十四五”末，煤炭消费比重控制在34%左右。
	按要求进行
	

	3
	[bookmark: _Hlk99272738]严格合理控制煤炭消费增长。在保障能源安全供应的基础上，有序推进煤炭消费减量替代。根据发展需要合理建设先进煤电，继续有序淘汰落后煤电，为电力系统安全稳定运行提供支撑。按照“产能置换、减油增化”等原则，科学谋划炼化一体化项目。
	按要求进行
	符合

	4
	实施终端用能清洁化替代。加快工业、建筑、交通等各用能领域电气化、智能化发展，加强清洁能源供应保障，推行清洁能源替代。按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。
	按要求进行
	符合

	第五节
	优化交通运输结构
	
	

	1
	持续优化交通运输结构。加大运输结构调整力度，形成部分州（市）大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路和水路运输为主的格局。加快干线铁路建设和改造，实施铁路干线主要编组站设备设施改造扩能。推动大宗货物集疏港运输向铁路和水路转移，支持煤炭、钢铁、电解铝、电力、焦化、水泥等大宗货物年运输量150万吨以上的大型工矿企业以及大型物流园区新（改、扩）建铁路专用线。到2025年，大宗货物绿色运输方式比例、铁路和水路货运量占比进一步提升。
	项目周边交通方便，采用车辆运输。汽车全部采用新型能源汽车或达到国六排放标准的汽车。
	符合

	[bookmark: _Toc88472609][bookmark: _Toc88583051][bookmark: _Toc80346322][bookmark: _Toc87343441]第四章  深化“三水”统筹，全面改善水生态环境质量
	
	

	第三节
	加强重点流域生态保护治理
	
	

	1
	持续推进长江流域水生态环境保护修复。落实“共抓大保护、不搞大开发”的要求，深入推进金沙江流域生态保护修复和污染防治，保障干流水质稳定达到Ⅱ类。实施好金沙江“十年禁渔”，推动水生生物多样性恢复。严控岸线开发利用，强化自然岸线保护。深化沿江石化、化工等重点企业环境风险评估，长江干流及主要支流岸线1公里范围内不准新（扩）建化工园区，严禁接收转移的污染产业、企业。
	项目取得新平县发展和改革局投资备案证，其不涉及上述区域
	符合

	第七节
	推进地下水生态环境保护
	
	

	1
	逐步推进地下水环境状况调查评估。对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，开展地下水环境状况调查，评估地下水环境风险。
	按要求定期开展监测
	符合

	第五章  应对气候变化，控制温室气体排放

	第二节
	控制温室气体排放
	
	

	1
	控制工业行业二氧化碳排放。推动钢铁、水泥、石化、化工、有色等高耗能行业节能降耗，严格产能置换监管，提升系统电气化水平，强化先进低碳技术研发及应用，推进能效对标活动，提升能源利用效率。加大对企业低碳技术创新的支持力度，继续推进低碳产品认证，推进落实《国家重点推广的低碳技术目录》，鼓励节能减排创新行动。推动水泥行业生产实施原料替代，鼓励利用冶炼废渣、粉煤灰、脱硫石膏等非碳酸盐原料生产水泥。选择重点企业开展二氧化碳捕集、利用与封存示范工程。
	企业积极配合、响应节能降耗，项目能耗等达到国内清洁生产先进水平。项目各滤泥用于果园基地施肥，蔗渣作为制浆造纸厂生产原料，最大程度实现固废资化利用，后期按要求开展相关工作
	符合

	第四节
	加强应对气候变化管理
	
	

	1
	开展重大项目二氧化碳排放评价。支持重点行业主管部门会同行业协会及研究机构，深入研究产业政策、重点行业排放特征、二氧化碳减排潜力等影响因素，制定重大项目碳排放核算方法，明确重大项目碳排放评价的范围、内容、方法、程序等。针对“十四五”“十五五”时期投产的高能耗、高排放重大项目，实施节能评估和碳排放评估，从用能总量、能耗标准、碳排放标准等方面严把准入关，坚决遏制“两高”项目盲目发展，避免在达峰前出现碳排放冲高现象，确保平稳进入峰值年。
	根据生态环境部发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）：“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，项目主要为制糖项目，不属于高耗能高排放项目。后期按要求开展相关工作
	符合

	第六章 加强协同控制，改善大气环境

	第三节
	持续推进污染源治理
	
	

	1
	实施重点行业NOx等污染物深度治理。全面完成钢铁和燃煤发电企业超低排放改造。实施水泥熟料窑生产线烟气脱硝提升工程，烟气综合脱硝率提升至60%。有序推进焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色金属等行业污染深度治理。
	本项目依托制浆造纸厂锅炉，该锅炉配套了脱硝装置，处理后污染物达标排放
	符合

	2
	大力推进重点行业VOCs治理。以石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、汽车维修（维护）4S店等6个行业（领域）为重点，全面开展VOCs污染综合治理。建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。重点减排行业开展提升“三率”（即废气收集率、治理设施同步运行率、去除率）自查行动。
	项目为制糖厂，不涉VOCs
	符合

	3
	加大水电铝和水电硅行业污染治理。推进水电硅行业烟气脱硝处理，推广高效脱硫除尘技术和全能脱硫增效剂应用，推进烟气脱硝处理，完善生产过程中无组织排放治理。
	不涉及
	符合

	4
	推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格执行“六个百分百”要求，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。
	项目施工场地应严格按“六个百分百”执行
	符合


根据以上分析，本项目符合《云南省生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。
[bookmark: _Toc32739]9.2.7项目与《玉溪市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析
2022年5月10日年玉溪市生态环境局印发了《玉溪市“十四五”生态建设与环境保护规划》，项目与其符合性分析如下：
表9.2-5   项目与《“十四五”生态环境保护规划》符合性分析一览表
	序号
	相关内容
	建设情况
	符合性

	第五章坚持创新引领，推动绿色低碳发展

	第一节
	加快构建现代化产业体系

	1
	严控产业准入门槛。调整优化产业结构，推进产业绿色发展。加快完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，制订更严格的产业准入门槛。
	（1）根据对照《玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目符合所在区域“三线一单”的相关要求。
（2）项目于2026年2月28日取得新平县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2602-530427-04-01-178256），合国家产业政策和省相关政策要求的情况说明。
	符合

	2
	淘汰落后产能。认真落实产业政策，严格环境影响评价，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，加快淘汰落后产能，推动产业结构优化升级。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，加大钢铁、水泥熟料等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。推进建材行业绿色发展，鼓励行业产能整合，严格落实水泥行业产能置换政策，到2025年，全市现有日产2000吨以下的新型干法水泥生产线全部淘汰。淘汰磷化工生产工艺落后、污染严重、不具备安全生产条件的落后产能，提高磷化工产业聚集度。建设高浓度磷复肥生产基地，发展高浓度磷复肥。
	根据生态环境部发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）：“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，项目为制糖项目，不属于高耗能高排放项目。
本项目位于云南新平产业园区，项目选用高水平生产装备，并采取了节能降碳措施，其满足国内清洁生产先进水平
	符合

	第三节
	加快推动绿色低碳发展

	1
	三、提高资源利用效率
实行能耗总量和强度“双控”，推进节能示范项目，实施钢铁、磷化工和建材三大主要耗能行业节能技改工程，优化工业能源消费结构。建立水资源刚性约束制度，落实水资源消耗总量和强度双控目标责任，实施全民节水行动，强化企业节水改造，对钢铁行业重点企业、造纸行业重点企业、食品加工企业实施工业节水改造及回收利用工程，提高重点行业工业用水重复率，建设节水型社会。开展全域土地综合整治，鼓励开展城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦利用。
加快废旧物资循环利用体系建设，提高废弃电器电子产品、共伴生非金属矿产等资源综合利用水平，提高畜禽粪污、秸秆、农用地膜资源化利用效率。到2025年，万元GDP用水量下降率为15%，一般工业固废综合利用率达80%，农业秸秆综合利用率达95%。
	项目位于云南新平产业园区，项目选用高水平生产装备，并采取了节能降碳措施，其满足国内清洁生产先进水平，项目建成后废水回用率为96.72%。项目滤泥用于果园基地施肥，蔗渣作为制浆造纸厂生产原料，最大程度实现固废资化利用。
	符合


[bookmark: _Toc25084][bookmark: _Toc533547707]9.2.8与《新平彝族傣族自治县环境规划修编（2012年-2025年）》相符性分析
根据《新平彝族傣族自治县环境规划修编（2012年-2025年）》，戛洒镇主要涉及三个生态功能区：
（1）Ⅰ东北高原山地生态区—Ⅰ-2 比里河、峨德河资源保障生态修复功能区：本区地处戛洒江东侧，为中高山河谷相间的地貌，属亚热带气候，因海拔高度而具有垂直气候，森林资源丰富，植被主要以季风常绿阔叶林、半湿润常绿阔叶林为主；
（2）Ⅱ中、南部山地河谷生态区—Ⅱ-1哀牢山自然保护区：该区域属哀牢山山脉，是滇东高原区和横断山系纵谷区的分界线，平均在海拔1800～2500m之间，处于云南亚热带中部和北部的气候过度地区，整体气候属西部季风气候，土壤以黄红壤、黄棕壤为主，植被以中山湿性常绿阔叶林为主，主要群系包括云南松林；
（3）Ⅱ中、南部山地河谷生态区—Ⅱ-2元江上游河谷生态农业及生态城镇发展区：该区域属元江上游河谷地区，河谷地貌，海拔在500-1000m之间，属低纬度高原季风气候，长夏无冬，热量丰足，日照多，植被以热带稀树灌木草丛，中山湿性常绿阔叶林，山地半湿润常绿阔叶林。
本项目建设于新平产业园区戛洒片区，不在戛洒镇生态环境重点保护区内，与《新平彝族傣族自治县环境规划修编（2012年-2025年）》相符。
[bookmark: _Toc12155]9.2.9与《新平县戛洒镇镇区总体规划调整（2010-2030）》相符性分析
新平彝族傣族自治县人民政府于2013年3月14日以《新平彝族傣族自治县人民政府关于批准实施戛洒特色小镇规划的批复》“新政复[2013]20号”批准了《新平县戛洒镇镇区总体规划调整（2010-2030）》。
规划年限：近期（2011-2015年）、中期（2016-2020年）、远期（2020-2030年）。远期建设总用地约568.45公顷。
镇区发展战略：戛洒镇是新平县域重要中心之一，是新平县城镇体系的有机组成部分。应充分发挥戛洒镇的区位优势、交通优势、产业优势、资源优势，以戛洒东北部工矿业园区为依托，加强中心镇的集聚辐射功能，重点发展现代商贸物流业和休闲旅游服务业，建设成为民族文化旅游业发达，居住和生态环境良好的特色城镇，建设成为新平县第一经济重镇、第一特色集镇、第一旅游大镇，建设为独具亚热带河谷风貌和花腰傣民族风情的山水田园生态小镇。
镇区水系与绿地景观系统规划总体要求：（1）在分析镇区水系现状和历史演变状况基础上，依据流域、区域综合规划，满足防洪排涝、供水、水资源保护等要求的前提下，合理确定镇区水系布局。（2）根据戛洒镇自然条件及河流特点，因地制宜，讲求实效，提出与戛洒城镇性质、城镇特色相适应的水景观与水文化建设途径，将水景观、水文化的建设与戛洒亚热带气候特征和花腰傣族文化风情紧密结合，营造出富有魅力的休闲旅游小镇生态和文化环境。（3）水景观以河流的自然景观为主，按照自然化原则，挖掘河流自身的美学价值，包括恢复河流的自然形态，提高生物群落多样性，利用乡土物种。注意减少引进外来名贵植物物种，减少沿河楼台亭阁及其他人工建筑物，避免城镇河流的“渠道化”和“园林化”倾向。
项目位于新平产业园区戛洒片区白糯格地块，位于城镇规划区域直线距离约5.5km，不属于戛洒镇集镇建成区和规划区，与戛洒镇集镇发展规划不冲突。 
[bookmark: _Toc10382]9.2.10与《新平县土地利用规划》相符性分析
项目位于新平产业园区戛洒片区白糯格地块内，为已批复《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》厂区内的预留用地，位于城镇开发边界内，用地性质为规划工业用地，占地不在生态红线、不涉及永久基本农田，也不涉及公益林，与新平县土地利用规划不冲突。
项目与土地利用关系图见图9.2-6。
[bookmark: _Toc8659]9.2.11与《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021—2035）》相符性分析
9.2.11.1与《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021—2035）》相符性分析
2021年云南省发展和改革委员会印发“云南省开发区工作领导小组办公室关于升级以上开发区优化提升审核情况的通知（云发改产业[2021]1070）号”，新平工业园区优化提升为云南新平产业园区。
2021年新平工业园区管理委员会委托云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司编制了《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021-2035）》 ，2022年8月委托编制了《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》，2022年9月15日玉溪市生态环境局出具了关于云南新平产业园区总体规划（修编）( 2021-2035)环境影响报告书审查意见的函(玉市环函[2022 ] 29号)。
修编后将按照“一园六区”的空间布局，园区规划用地面积4251.41公顷。
其中戛洒片区规划用地面积101.81公顷。四至范围北至米直折克，南至聚兴村以南，西邻张孟线，东至三岩亮白布克坡底。戛洒片区功能分区是生物资源加工（糖纸产业循环经济集群区，分为生物资源加工组团和物流配送组团;主导产业为制糖业，废弃甘蔗渣、竹木等造纸业,结合糖纸产业链，发展高档文化用纸、生活用纸、包装用纸等。
项目位于云南新平产业园区戛洒片区白糯格地块，项目为甘蔗制糖项目，符园区定位要求。
项目与园区土地利用规划关系见图9.2-7，项目与园区功能结构规划关系见图9.2-8。
9.2.11.2与《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021—2035）环境影响报告书》批复相符性分析
根据《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021—2035）环境影响报告书》审查意见，项目与其相符性分析见下表。
表9.2-6 项目与规划环评审查意见要求相符性分析
	分类
	工业园区规划环评审查意见要求
	本项目情况
	符合性

	1
	加强《规划》引导，坚持绿色低碳高质量发展理念，结合生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，加强新平产业园区优化提升工作与国土空间规划的协调衔接，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、产业结构、发展规模等，园区布局开发应满足国土空间管控和生态环境专项规划相关要求。按国家生态工业示范园区标准推进《规划》实施，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调、引导园区低碳化、绿色化、循环化发展
	本项目建设有利于戛洒镇的规划发展，有利于实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	符合

	2
	严格控制产业发展规模，合理安排开发时序。根据资源环境禀赋条件、产业政策、能源双控、环境容量等要求，科学确定绿色钢城片区焦化产业规模，且不得再新增钢铁产能；戛洒片区规划布局的制糖及造纸项目耗水、排水量大，片区内制糖及造纸项目仅可布置云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目及其配套产业；实施“雨污分流”，加强建设初期雨水收集处理系统，加强园区企业废水的梯级利用，平甸河、车垤河等河流水环境质量未达到水质目标前，除城镇污水处理厂入河排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口，配合新平县、元江县相关政府部门，加强平甸河、车垤河等河道的水环境综合整治与生态修复工程，切实改善地表水环境质量
	（1）本项目位于戛洒片区，于2026年2月28日取得新平县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2602-530427-04-01-178256）。
[bookmark: _Toc11512][bookmark: _Toc18692][bookmark: _Toc15313][bookmark: _Toc25456][bookmark: _Toc19145]（2）项目实施“雨污分流”，初期雨水经收集后依托制浆造纸厂的污水处理站处理达标后，排至戛洒江，根据“7.2章节分析”，项目建设对戛洒江的水质影响可接受，依托的污水处理站排污论证报告，并已经取得批复（玉环审【2023】3-1号）。
	符合

	3
	进一步优化园区空间布局，加强空间管控，加大对环境敏感区的保护力度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。《规划》范围内的一般生态空间等敏感区域，严格进行保护，原则上不进行开发建设，在元江鲤国家级水产种质资源保护区内禁止新建排污口，在该保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应征求渔业行政主管部门意见并采取有关保护措施；绿色钢城片区取消矿石采选、有色金属冶炼产业定位，并按要求设置大气环境防护距离，安定片区取消矿山采选产业定位，干坝片区现代矿冶产业与生物资源加工产业应留出防护距离。
园区按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和落后、过剩产能，分行业有序退出“限制类”产能；现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施提标改造，钢铁、焦化等行业应达到超低排放要求；绿色钢城片区、干坝片区、江东片区、桂山片区、戛洒片区和安定片区应设置隔离带，按园区绿化美化要求，留出必要的防护距离，加强对各片区内及周边集中居住区等生活空间防护，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。 
	项目不涉及一般生态空间等敏感区域；本项目不属于原糖加工生产，且本项目日处理甘蔗能力为6000吨，大于3000吨，不属于目录中“鼓励类”“限制类”“淘汰类”项目，属于“允许类”项目，本项目符合国家产业政策。已于2026年2月28日取得新平县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2602-530427-04-01-178256），项目建设符合地方产业政策要求。
	符合

	4
	强化污染物排放总量管控。根据国家和云南省污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，落实园区污染减排措施和要求，采取有效措施减少重金属、颗粒物和挥发性有机物等特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，促进产业发展与生态环境保护相协调，钢铁、焦化等“两高”项目实行主要污染物区域削减替代。
	本项目大气及废水污染物排放总量均在现有排污许可证允许排放量范围。
	符合

	5
	严守环境质量底线，严格片区环境管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序；入园企业采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生，在技术经济可行的条件下，应采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等污染物的减排工作，结合区域大气污染防治要求，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域大气环境质量改善。
高度重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理，实施“雨污分流”，加快各片区污水管网、回用管网的建设，结合区域的建设时序适时建设污水处理厂、再生水处理设施，区域河流纳污容量有限，应严格控制废水外排量，确保受纳水体水质满足环境功能要求。
园区产业布局和项目建设时应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及溶岩发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水环境安全；严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内,不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。入园企业产生的危险废物按照规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用。
根据国家和地方碳达峰碳中和行动方案和节能减排工作要求,积极开展园区减污降碳协同管控,推广园区能源梯级利用等节能低碳技术，实现减污降碳协同增效目标。
	（1）项目符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》及《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发[2021]15号）的相关要求。
（2）项目为制糖项目，依托制浆造纸厂锅炉，该锅炉配套了脱硝装置，处理后污染物达标排放；干燥和包装废气采用湿式除尘器处理后达标排放。
（3）项目区实行雨污分流，生产废水、生活废水经依托制浆造纸厂废水处理站处理后达标外排。
（4）项目采取措施符合《制糖工业污染防治可行技术指南》(HJ2303-2018)的相关要求。
（5）根据预测，项目大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。（6）地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，不会改变地表水环境质量现状功能。
（7）根据《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造项目岩土工程勘察报告书》，项目区无滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害，也无采空区、临空面等不良地质现象存在。场地稳定，基本适宜建设，同时项目按要求进行分区防渗及定期监测，对下水影响小。
（8）项目固废最大化实现资源利用，项目区暂存的固废按要求进行防渗，采取措施对土壤环境影响小。
（9）按相关要求进行，实现减污降碳协同增效目标
	符合

	6
	严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平；推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平；园区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境准入要求，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。
	项目不属于“两高”，项目选用先进适用的工艺技术和装备，各指标满足清洁生产国内先进水平。建成后项目大气及废水污染物排放总量均在现有排污许可证允许排放量范围内
	符合

	7
	建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜；强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。
	项目采取措施环境风险可控，建成后按要求进行突发环境事件应急预案修编及备案，并定期组织学习事故应急预案和演练
	符合

	8
	建立环境质量监测网络并共享数据。根据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设，建议绿色钢城片区设置环境空气自动监测站；切实做好园区大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任，根据监测结果、实际环境影响、不良环境影响减缓措施的有效性等完善环境管理方案并适时优化调整《规划》。
	项目按要求进行定期监测及公示
	符合

	9
	加快园区环保基础设施建设，促进区域环境质量持续改善。各片区应根据用地规模、开发程度、产业聚集程度及排水条件，因地制宜规划建设污水集中处理设施及中水回用设施，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网，确保各片区污水得到有效收集和处理；积极推进集中供热的建设，督促园区企业加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。
	（1）项目废（污）水依托制浆造纸厂的污水处理站进行处理后，达标排放；
（2）项目滤泥用于果园基地施肥，蔗渣作为制浆造纸厂生产原料，最大程度实现固废资化利用；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。
（3）噪声主要采取厂房建筑隔声、设备基础减震、加装消音器等降噪措施减小影响。
（4）项目依托制浆造纸厂锅炉，该锅炉配套了脱硝装置，处理后污染物达标排放；干燥和包装废气采用湿式除尘器处理后达标排放。
（5）项目设置安环部进行环保设施等的运营及管理。
	符合


根据以上分析，本项目符合《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021—2035）环境影响报告书》审查意见的相关要求。
[bookmark: _Toc31068][bookmark: _Toc497206231][bookmark: _Toc12348002][bookmark: _Toc12471605]9.2.12与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性
根据《长江经济带生态环境保护规划》，长江经济带上游区包括重庆、四川、贵州、云南等省市，区域水土流失、荒漠化严重，矿产资源开发等带来的环境污染和生态破坏问题突出，大城市及周边污染形势严峻。应重点加强水源涵养、水土保持、生物多样性维护和高原湖泊湿地保护，强化自然保护区建设和管护，合理开发利用水资源，禁止煤炭、有色金属、磷矿等资源的无序开发，加大湖库、湿地等敏感区的保护力度，加强云贵川喀斯特地区、金沙江中下游、嘉陵江流域、沱江流域、乌江中上游、三峡库区等区域水土流失治理与生态恢复，推进成渝城市群环境质量持续改善。改善长江经济带环境空气质量，完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，完成35蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造、平板玻璃天然气燃料替代及脱硝改造。实施燃煤电厂超低排放改造工程和清洁柴油机行动计划。推动长江经济带区域的土壤防治工作。
本项目为制糖行业，废气采取措施后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准等标准要求；生产废水、生活污水经污水处理站处理后满足《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）表2、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544–2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准、《发酵酒精和白酒工业水污染排放标准》（GB2763-2011）表 2 中发酵酒精企业直接排放标准限值的较严限值后排入戛洒江；厂区采取分区防渗措施，固废妥善处置，项目清洁生产达到国内清洁生产先进水平要求；风险在可控制范围内，项目对区域水环境影响小，对周围环境空气质量及土壤环境影响较小。因此，项目的建设与《长江经济带生态环境保护规划》的相关要求不相冲突。
[bookmark: _Toc4780]9.2.13与长江经济带发展负面清单符合性分析
9.2.13.1与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析
推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号），项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性判定分析见下表：
表9.2-7 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析
	序号
	《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》
	项目情况
	符合性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	项目位于新平产业园区，项目所在区域不涉及码头及长江通道项目
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	项目占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区，不属于禁止建设的区域
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱荞殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目所在区域不属于禁止建设的区域
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不属于该禁止类范畴
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目所在区域不属于禁止建设的区域，亦不属于禁止建设的项目
	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	项目依托的污水处理站排污论证报告，并已经取得批复（玉环审【2023】3-1号）
	符合

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	项目不涉及该条规定
	符合

	8
	禁止在长江千支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不属于化工项目，也不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库
	符合

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	项目位于新平产业园区戛洒片区白糯格地块，《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021-2035）》属于云南省发展和改革委员会印发“云南省开发区工作领导小组办公室关于升级以上开发区优化提升审核情况的通知（云发改产业[2021]1070）号”中的合规园区，项目同时位于该规划的戛洒片区白糯格地块，根据其规划，项目也符合其规划定位
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
	项目符合国家产业政策
	符合

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目
	项目符合国家产业政策，且已经取得新平县工信局备案
	符合


9.2.13.2与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析
根据2019年11月1日云南省发展和改革委员会文件：云发改基础[2019]924号“云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知”，禁止在合规工业园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。
针对合规园区问题，2020年4月20日中国共产党云南省委员会文件：云委[2020]287号“中共云南省委 云南省人民政府关于印发《云南省各类开发区优化提升总体方案》的通知”中明确全省开发区进行优化提升后，仅保留国家级和省级两个层级。
优化提升规划后的《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021-2035）》已经编制完成，根据规划，项目所在片区为生物资源加工组团，产业定位为制糖业，废弃甘蔗渣、竹木等造纸业，结合糖纸产业链，发展高档文化用纸、生活用纸、包装用纸等，项目建设符合其产业规划及定位。同时2022年8月委托编制了《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》，2022年9月15日玉溪市生态环境局出具了关于云南新平产业园区总体规划[修编]( 2021-2035)环境影响报告书审查意见的函(玉市环函〔2022 ] 29号)，根据第9.2.11节分析，项目建设符合相关要求。
[bookmark: _Toc13174]9.2.14与《制糖工业污染防治技术政策》相符性分析
根据环境保护部公告（公告2016年第87号）公布的《制糖工业污染防治技术政策》，本项目与其符合性分析见下表：
表9.2-8 本项目与《制糖工业污染防治技术政策》符合性分析一览表
	项目
	制糖工业污染防治技术政策要求
	本项目
	符合性

	一、源头及生产过程污染防控

	1
	甘蔗制糖企业应设置糖料甘蔗进厂除杂设备，确保糖料甘蔗的质量，从源头减少污染物产生。
	设置甘蔗进厂除杂设备
	符合

	2
	甜菜制糖企业预处理工段宜采用甜菜干法输送技术，减少甜菜流送洗涤水使用量。
	/
	/

	3
	甘蔗制糖企业澄清工段应采用低碳低硫工艺、糖浆上浮技术等先进工艺技术改造传统的亚硫酸法工艺，以减少硫磺、磷酸使用量。
	采用亚硫酸法工艺
	/

	4
	澄清工段应减少滤布洗水产生量，提高滤布洗水循环利用率，企业应根据自身生产状况选择无滤布真空吸滤机、全自动隔膜压滤机等高效、节能、节水设备。
	采用无滤布真空吸滤机
	符合

	5
	蒸发、煮糖工段应根据企业自身生产状况选择高效捕汁器、板 式换热器、喷雾真空冷凝器、变频离心机、蒸汽机械压缩机等高效、节能、节水设备。
	采用高效捕汁器、板式换热器、变频离心机等设备
	符合

	6
	煮糖工段应采用全自动连续煮糖技术，实现煮糖过程自动化。
	自动化煮糖
	符合

	7
	提汁、澄清、蒸发、锅炉工段应安装自动控制系统，自动调整、优化工艺参数，实现生产工况均衡稳定，减少因生产波动造成的污染物非正常排放。
	安装自动控制系统
	符合

	8
	燃硫炉应选用喷射式自控燃硫炉、汽化旋风低温燃硫炉等高效燃硫设备，实现高效节能，提高生产稳定性，防止二氧化硫泄漏。
	采用喷射式自控燃硫炉
	符合

	二、污染治理及综合利用

	（一）大气污染治理
	1.锅炉应采用低氮燃烧技术以及高效除尘、脱硫和脱硝装置，减少颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放，稳定达到排放标准要求。
2.蔗渣输送廊道应为密封廊道，在输送交接部分应设置抑尘置，蔗渣堆场应设置防尘设施，有效抑制蔗渣扬尘。
	（1）项目依托制浆造纸厂锅炉，该锅炉采用低氮燃烧技术，烟气采用SNCR脱硝系统（脱硝效率50%）+四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）+脱硫塔（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）处理。
（2）蔗渣输送廊道应为密封廊道，蔗渣堆场设置顶棚及覆盖措施
	符合

	（二）水污染治理
	1.应进行雨污分流，清污分流，分质处理，循环利用，污染物稳定达到排放标准要求。
2.甜菜制糖企业应建立封闭式压粕水回收系统，回用至渗出器。
3.加热器、蒸发罐、煮糖罐的清洗用水应回收利用。
4.应分别建立甜菜流送洗涤水循环系统、冷凝器冷凝水闭合循环系统、汽轮机冷却水循环系统、锅炉冲灰水循环系统及其他废水循环系统，提高废水循环利用率。
5.综合废水应采用好氧或厌氧-好氧生化处理为主、物化处理为辅的工艺技术路线。
	（1）进行雨污分流，清污分流，分质处理，循环利用，建成后水重复利用率96.72%。
（2）项目生产废水、生活废水经依托制浆造纸厂废水处理站处理后达标外排；依托的污水处理站工艺为“中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺”。
	符合

	（三）固体废物处理 和综合利用
	1.蔗渣宜作为锅炉燃料及其他产品的生产原料。
2.甜菜粕宜用于生产动物饲料。
3.亚硫酸法滤泥宜用于生产肥料。
4.最终糖蜜应根据产业政策及市场需求用于集中生产发酵制品、饲料、肥料或其他产品。
5.蔗渣锅炉炉灰宜用作土壤改良剂回施耕地
	项目滤泥用于果园基地施肥，蔗渣作为制浆造纸厂生产原料，最大程度实现固废资化利用
	符合

	（四）噪声污染防控
	鼓励采用低噪音设备。汽轮机、鼓风机、空气压缩机、泵等噪 声大的设备，均应采取消音、隔音措施，厂界噪声稳定达到排放标准要求
	噪声大的设备采取消音、隔音措施，厂界噪声稳定达到排放标准要求
	符合

	（五）能源综合利用
	1.对生产过程产生的二次蒸汽及余热应进行回收利用。
2.甘蔗制糖企业应利用锅炉烟道气余热作为热源干燥蔗渣，降低蔗渣水分，提高蔗渣热值，减少燃料消耗。
	生产过程产生的二次蒸汽用于煮糖、混合汁加热进行综合利用
	符合

	（六）运行管理与监 测监管
	1.提高生产及污染防治过程精细化管理水平，生产装置和环保设施应有完整的运行数据记录并建立档案。
2.建立健全生产设备及环保设施运行使用、维护管理制度，杜 绝生产过程中跑、冒、滴、漏现象。
3.化学需氧量、二氧化硫等主要污染物应实行在线监测，噪声污染源应有监测手段。
4.应制定完善的环境应急预案，定期进行风险排查及应急演练
	公司按要求建立完善的运行数据记录及环保设施运行使用、维护管理制度。
项目按要求制定完善的环境应急预案
	符合

	三、二次污染防治

	1
	碳酸法滤泥应安全处置，鼓励回收利用。
	项目滤泥用于果园基地施肥
	符合

	2
	附设糖蜜酵母、糖蜜酒精、蔗渣制浆造纸等车间的企业，应按照相关的排放标准要求处理废水、废气、废渣。
	项目为制糖项目，蔗渣作为制浆造纸厂生产原料使用
	符合

	3
	蔗渣堆场地面应采取排水、硬化防渗措施，避免地下水污染及发霉腐烂产生恶臭气体
	蔗渣堆场地面采取排水、硬化防渗措施
	符合

	四、鼓励研发的污染防治技术

	1
	制糖澄清工段采用的膜技术或复合酶澄清技术。
	/
	/

	2
	蒸发工段末效二次蒸汽的回收利用技术。
	/
	/

	3
	碳酸法滤泥综合利用新技术。
	/
	/

	4
	蔗渣高附加值综合利用新技术。
	/
	/

	5
	循环水水力驱动免电冷却塔技术。
	/
	/

	6
	制糖生产全过程自动化控制技术。
	/
	/


根据上表分析可知，拟建项目基本满足《制糖工业污染防治技术政策》的相关要求，但建设单位还应根据现有工程的经验及生产实践要求，积极采用新技术。
[bookmark: _Toc532893017][bookmark: _Toc534980946][bookmark: _Toc4695][bookmark: _Toc485927793][bookmark: _Toc511115651][bookmark: _Toc527032493][bookmark: _Toc5560]9.2.17与水污染防治工作方案的符合性分析
本项目与2015年4月16日发布的《水污染防治行动计划》（简称 “水十条”）符合性分析见下表。
表9.2-9    本项目与“水十条”的符合性分析
	序号
	水污染防治行动计划
	本项目
	符合性

	1
	一、全面控制污染物排放
1、全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。
2、专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。
	本项目不属于取缔及专项整治范围内项目
	符合

	2
	二、推动经济结构转型升级
1、调整产业结构。依法淘汰落后产能。
2、优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。
	本项目不属于部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录淘汰类
	符合

	3
	三、着力节约保护水资源
1、严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。
	本项目用水来源于戛洒江，本项目不开采地下水
	符合

	4
	四、强化科技支撑
	采用密闭循环、串级使用等节水技术
	符合

	5
	五、充分发挥市场机制作用
	与本项目无关
	/

	6
	严格环境执法监管
1、加大执法力度。所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标。
	项目生产废水、生活废水经依托制浆造纸厂废水处理站处理后达标外排，依托的污水处理站安装在线监测对水量、COD、氨氮进行监测，其他污染物定期监测
	符合

	7
	七、切实加强水环境管理
1、全面推行排污许可。依法核发排污许可证。
	本项目按要求进行申请
	符合

	8
	八、全力保障水生态环境安全
1、防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。
	按要求设置监测井及定期监测，本项目对地下水影响小
	符合

	9
	九、明确和落实各方责任
1.落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。
	按要求进行
	符合

	10
	十、强化公众参与和社会监督
	按要求进行
	符合


本项目建设与运行符合水污染防治行动计划。
[bookmark: _Toc534980947][bookmark: _Toc527032494][bookmark: _Toc23465][bookmark: _Toc25144][bookmark: _Toc511115652][bookmark: _Toc532893018]9.2.18与《云南省土壤污染防治工作方案》符合性分析
本项目与2017年2月22日《云南省土壤污染防治工作方案》（简称云南省“土壤十条”）符合性分析见下表。
表9.2-10   本项目与“云南省土壤污染防治工作方案”的符合性分析
	序号
	云南省土壤污染防治工作方案
	本项目
	符合性

	云南省土壤污染防治工作方案
	(一)进一步查清土壤环境质量状况
	
	

	
	1、开展土壤污染状况详查。
	项目已对周边土壤进行相关监测
	/

	
	2、建设土壤环境质量监测网络
	/
	/

	
	3、提升土壤环境信息化管理水平
	/
	/

	
	(二)加强农用地保护与安全利用
	
	

	
	4、划定农用地土壤环境质量类别
	/
	/

	
	5、加大保护力度。
	本项目各类固废及料场、水池按相关要求提出了分区防渗措施。危废储存于暂存间，并委托有资质的单位处置。
	

	
	6、推进安全利用。
	/
	/

	
	7、落实严格管控
	/
	/

	
	8、加强林地草地园地土壤环境管理。
	/
	/

	
	(三)严格建设用地风险管控
	
	

	
	9、明确管理要求。
	/
	/

	
	10、落实监管责任。
	/
	/

	
	11、严格用地准入。
	/
	/

	
	(四)严格控制新增土壤污染
	
	

	
	12、强化空间布局管控。
	/
	/

	
	13、加强未利用地环境管理。
	/
	/

	
	14、防范建设用地新增污染。
	按要求进行分区防渗
	/

	
	(五)强化污染源管控
	
	

	
	15、严控工矿污染。
	/
	/

	
	16、控制农业污染。
	本项目生活垃圾委托当地环卫部门处置，生活污水经处理站处理，各水池按要求分区防渗。
	符合

	
	17、减少生活污染。
	
	符合

	
	(六)开展土壤污染治理与修复
	
	

	
	18、明确治理与修复主体。
	/
	/

	
	19、制定治理与修复规划。
	/
	/

	
	20、开展治理与修复。
	/
	/

	
	21、确保目标任务落实。
	/
	/

	
	22、探索建设综合防治先行区试点。
	/
	/


本项目建设符合云南省土壤污染防治工作方案。
[bookmark: _Toc32622][bookmark: _Toc4294][bookmark: _Toc90625778]9.2.19与《地下水管理条例》符合性分析
2021年10月21日中华人民共和国国务院令第748号公布《地下水管理条例》，其符合性分析如下：
表9.2-11   本项目与地下水管理条例符合性分析
	序号
	条例内容
	本项目内容
	符合性

	1
	第四十条 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：
（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；
（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；
（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；
（四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。
	项目生产废水、生活废水经依托制浆造纸厂废水处理站处理后达标外排；固废按要求设置暂存间。且项目区分区域进行防渗处理，不存在该条规定的禁止行为。
	符合

	2
	第四十一条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：
（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；
（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测；
（三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测；
（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施；
（五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。
	项目采取严格的地下水分区防渗措施，可有效避免运营过程中污染地下水，同时，项目设置监测井，可及时掌握运营过程中是否污染地下水。项目环评还提出了地下水污染应急措施。
	符合

	3
	第四十二条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
	本项目选址不在泉域保护范围内，根据《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造项目岩土工程勘察报告书》，项目区无滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害，也无采空区、临空面等不良地质现象存在。
	符合


根据上表分析，本项目符合《地下水管理条例》的相关要求。
[bookmark: _Toc13666][bookmark: _Toc22970]9.2.20与《云南省土壤污染防治条例》符合性分析
2022年1月23日，云南省第十三届人民代表大会第五次会议通过了《云南省土壤污染防治条例》，项目与《云南省土壤污染防治条例》的符合性分析详见下表。
表9.2-12 项目与《云南省土壤污染防治条例》的符合性分析一览表
	序号
	污染防治条例要求
	项目情况
	符合性

	1
	第十二条：禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目
	项目位于云南新平产业园区戛洒片区，项目区周边500m不涉及学校、医院、疗养院、养老院等单位
	符合

	2
	第十四条：各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。
建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	本环评提出项目采取分区防渗、设置事故应急池等措施，同时环评提出建设单位在施工过程中各防治措施与主体工程同时设计、同时施工和同时投入使用。
	符合

	3
	第十五条：单位和个人生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质，从事加油站经营、油品运输、油品贮存以及车船拆解、修理、保养等活动，应当采取有效的防渗漏、防流失、防扬散或者其他措施，防止土壤污染
	项目区建设废机油暂存间，暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设及管理
	符合

	4
	第十七条：土壤污染重点监管单位应当依法履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，发现污染隐患的，应当采取相应处置措施，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）依照法律法规和监测规范，制定、实施自行监测方案，对监测数据的真实性和准确性负责，不得篡改、伪造监测数据，并将监测数据报所在地生态环境主管部门
	建设单位在运营过程中严格按照此条进行。
	符合

	5
	第十八条：企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，在拆除活动前15个工作日报所在地生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。
土壤污染重点监管单位拆除活动应当严格按照有关规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，防止拆除活动污染土壤环境。
	建设单位在拆除设施、设备或建筑物、构筑物的过程中严格按照此条进行。
	符合


综上所述，项目与《云南省土壤污染防治条例》相符合。
9.2.21与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）的符合性分析
2024年4月26日，云南省人民政府下发了关于印发《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（云政发〔2024〕14号）的符合性分析，项目与其符合性分析见下表：
表9.2-13   项目与云政发〔2024〕14号符合性分析
	序号
	云政发〔2024〕14号内容
	本项目内容
	符合性

	一
	优化产业结构

	1
	（一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。
	本项目不属于两高项目
	符合

	2
	（二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。
	本项目不属于落后产能
	符合

	3
	（四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。严格执行VOCs含量限值标准，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。
	本项目不适用含VOCs的原辅材料
	符合

	三
	优化能源结构

	1
	（六）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重较2020年提高4个百分点以上，电能占终端能源消费比重达30%以上。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
	本项目依托在建制浆造纸厂的锅炉提供蒸汽，减少能源消耗。
	符合

	
	（八）开展燃煤锅炉关停整合。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
	本项目依托在建制浆造纸厂的锅炉提供蒸汽，减少能源消耗。
	符合

	四
	优化交通结构

	1
	（十）优化货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。到2025年，铁路、水路货运量比2020年分别增长10%和40%。加强铁路专用线和联运转运衔接设施建设，充分发挥既有线路效能。新建及迁建大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业和储煤基地，原则上接入铁路专用线或管道。
	本项目原辅料均采用符合国六要求的汽车运输。
	符合


	根据上表，项目的建设符合云南省人民政府关于印发《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（云政发〔2024〕14号）中的相关要求。
9.2.22与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析
2022年11月30日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过了《云南省固体废物污染环境防治条例》，项目与其的符合性分析详见下表。
表9.2-14  本项目与云南省固体废物污染环境防治条例符合性分析
	序号
	条例内容
	本项目内容
	符合性

	1
	第十二条
产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用；依法及时向社会公开固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。
	项目在生产期间加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用；依法及时向社会公开固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。
	符合

	2
	第十四条  产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。
在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
	项目固体废物收集、贮存、利用、处置均采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，无擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物行为。项目固体废物均能得到合理处置，本项目固体废物贮存不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	符合

	3
	第十六条 禁止中华人民共和国境外的固体废物进入本省倾倒、堆放、处置。
	不涉及
	/

	4
	第二十四条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。
鼓励产生工业固体废物的单位在固体废物产生场所、贮存场所及计量设备等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。
禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	本环评提出项目建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。且规定工业固体废物管理台账保存5年以上。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	符合

	5
	第二十五条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。
	项目产生的工业固体废物需委托他人进行运输、利用、处置时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。同时建设单位应要求受托方应依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知企业。
	符合

	6
	第二十六条 产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。
产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。
贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。
	本项目采取清洁生产审核，产生的部分工业固体废物加以利用；不能利用的，按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放。本项目贮存工业固体废物场所已采取符合国家环境保护标准的防护措施，符合国家环境保护标准。
	符合

	7
	第二十七条 产生工业固体废物的单位应当依法取得排污许可证，向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。
	按照排污许可管理制度相关规定执行。
	符合

	8
	第三十八条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。
任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。
禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。
	本项目设置分类生活垃圾箱，项目产生的生活垃圾经统一收集后委托当地环卫部门进行清运处置。在运营过程中禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。
	符合

	9
	第四十三条 工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报所在地县级人民政府环境卫生主管部门备案。建筑垃圾处理方案应当包括单位基本情况、工程概况、建筑垃圾产生量与种类，分类收集、回收利用的措施和目标，需要外运的建筑垃圾种类、数量和时间，污染防治措施以及责任人等内容。
工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置，不得擅自倾倒、拋撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。
禁止将建筑垃圾混入生活垃圾。
	项目在施工过程中对产生的建筑垃圾等进行分类收集，可回收利用部分进行回收利用，不可回收利用部分运至当地城建部门指定的地方进行妥善处置。同时在施工过程中禁止将建筑垃圾混入生活垃圾进行处理。
	符合

	10
	第五十条 产生固体废物的单位应当落实危险废物鉴别主体责任，依照法律、行政法规以及国家有关规定主动开展危险废物鉴别。危险废物鉴别单位对鉴别报告和鉴别结论负责并承担相应责任。历史遗存无法查明责任主体的固体废物，由所在地县级人民政府组织鉴别并依法处置。
	本项目产生的危险废物根据《危险废物名录》确定。
	符合

	11
	第五十二条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过省固体废物信息管理平台向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。
	本项目在运营过程中建立废物管理台账，如实记录有关信息，下一步将通过省固体废物信息管理平台向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。环评提出项目产生的危险废物委托有资质的单位进行清运处置，不得随意倾倒、堆放。
	符合

	12
	第五十四条  收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。
贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。
从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。
	本项目危废依托“原环评”中危废暂存间暂存后，定期委托有资质的单位清运处置；“原环评”规划设置1个100m3的危废暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，中转周期为半年。
	符合

	13
	第五十五条 转移危险废物的，应当执行国家危险废物转移联单制度，按照国家有关规定如实填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。
转移危险废物出省的，应当向省人民政府生态环境主管部门申请。省人民政府生态环境主管部门应当及时商经接受地省（自治区、直辖市）人民政府生态环境主管部门同意后，在规定期限内批准转移该危险废物，并将批准信息通报相关省（自治区、直辖市）人民政府生态环境主管部门和交通运输主管部门。未经批准的，不得转移。
转移危险废物进入本省的，省人民政府生态环境主管部门应当在接到移出地的省（自治区、直辖市）人民政府生态环境主管部门商函后，及时研究，未经省人民政府生态环境主管部门同意的，不得转移进入本省。
严格控制含砷、镉、汞、铊等对环境和安全影响大的重金属类危险废物以及液态危险废物转移至本省，国家统筹布局的危险废物处置设施以及开展区域合作的省（自治区、直辖市）的危险废物处置设施除外。法律、行政法规另有规定的从其规定。
生态环境主管部门依法对危险废物转移污染环境防治以及危险废物转移联单运行实施监督管理。
	 项目在运营过程中危险废物转移需执行国家危险废物转移联单制度，填写危险废物转移联单。项目不涉及转移进入本省的危险废物。
	符合

	14
	第五十六条 运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。
	 本项目危险废物运输均委托有资质单位进行，由专车进行运输，禁止与旅客一同运输。
	符合

	15
	第五十七条 县级以上人民政府应当将危险废物突发环境事件应急处置纳入政府应急响应体系，加强危险废物环境应急响应能力建设。
产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案。并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案；生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门应当进行检查。
	本项目按要求制定意外事故的防范措施和应急预案。并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。
	符合


根据上表分析，本项目符合《云南省固体废物污染环境防治条例》的相关要求。
9.2.23与《云南省地下水管理办法》（2024年2月1日起施行）符合性分析
表9.2-15  与《云南省地下水管理办法》符合性分析对照表
	管理办法要求
	项目建设情况
	符合性

	第三十一条　企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，建设地下水水质监测井，按照有关标准和技术规范进行监测；（三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并按照有关标准和技术规范进行防渗漏监测；（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施；（五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。
	本项目选址不在泉域保护范围内，项目占地范围内不存在落水洞和岩溶漏斗；项目厂区内进行分区防渗，对地下水和土壤污染较大的风险区域进行重点防渗，对污染较小但有风险存在的区域进行一般防渗，对地下水的影响较小。同时设置监测井，定期监测。
	符合


由上表可知，项目建设符合《云南省地下水管理办法》（2024年2月1日起施行）相关规定。
9.2.24与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析
为加强固体废物综合治理，推进美丽中国建设，加快经济社会发展全面绿色转型，国务院发布了《国务院关于印发<固体废物综合治理行动计划>的通知》（国发〔2025〕14 号），本项目与计划中相关内容的相符性详见下表。
表9.2-16  项目与《固体废物综合治理行动计划》的符合性分析
	序号
	《指导意见》
	本项目情况
	符合性

	1
	二、推动源头管控和减量加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。
	项目运营后建立健全管理制度，从源头上减少固体废物的产生量，运营期产生的固体均能妥善处置，不排放。
	符合

	2
	三、规范收集转运和贮存加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
	项目运营后按要求建立固体废物管理台账制度，做好固体废物收集、转运、产生、贮存、综合利用等环节的台账记录。项目收集和产生的固体废物均分类分区堆存，不混堆。
	符合

	3
	四、提升资源化利用水平加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
	项目遵循减量化、资源化、无害化的原则，蔗渣外售制浆造纸厂及相关企业作为生产原料使用；滤泥外运作为公司甘蔗地或现有果园基地作为有机肥料；废糖蜜定期外售昆明骄宇焦糖有限公司作为生产原料使用，或由玉溪湘溪食品有限公司收购；脱硫石膏、锅炉灰（除尘灰）、锅炉渣全部外售作为水泥厂辅助生产原料；石灰渣送厂旁南恩村双脚树箐固废填埋场填埋处置；废润滑油委托有资质的单位进行处置。
	符合


综上分析，项目符合《国务院关于印发<固体废物综合治理行动计划>的通知》（国发〔2025〕14 号）中的相关内容。
9.2.25 与《工业和信息化部关于印发<“十四五”工业绿色发展规划>的通知》（工信部规〔2021〕178 号）相符性分析
项目与《工业和信息化部关于印发<“十四五”工业绿色发展规划>的通知》 （工信部规〔2021〕178 号）相关内容相符性分析见下表。
表9.2-17 本项目与工信部规〔2021〕178 号相符性分析
	实施意见中相关要求内容
	本项目情况
	相符性

	推动传统行业绿色低碳发展。加快钢铁、有色金属、石化化工、建材、纺织、轻工、机械等行业实施绿色化升级改造， 推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。落实能 耗“双控”目标和碳排放强度控制要求，推动重化工业减量化、 集约化、绿色化发展。对于市场已饱和的“两高”项目，主要产品设计能效水平要对标行业能耗限额先进值或国际先进水平。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，严控尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能，新建项目应实施产能等量或减量置换。强化环保、能耗、水耗等要素约束，依法依规推动落后产能退出。
	本项目位于新平产业园区戛洒片区白糯格地块，不在城镇人口密集区。本项目清洁生产达到国内先进水平，本项目不属于钢铁、水泥、尿素、烧碱等行业，不需要进行产能置换

	符合

	提升清洁能源消费比重。鼓励氢能、生物燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在钢铁、水泥、化工等行业的应用。严格控制钢铁、煤化工、水泥等主要用煤行业煤炭消费，鼓励有条件地区新建、改扩建项目实行用煤减量替代。
	不涉及

	符合


由上表分析可知，本项目建设符合《工业和信息化部关于印发<“十四五”工 
业绿色发展规划>的通知》（工信部规〔2021〕178 号）相关要求。
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项目符合国家产业政策，符合相关保护规划的相关要求，项目选址不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、永久基本农田等，位于城市开发边界内，选址合理。
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[bookmark: _Toc23270]10.1.1施工期环境保护措施可行性
建设期的主要环境问题是施工扬尘、噪声、施工废水、施工人员生活污水、生活垃圾等。因此在建设中的环境保护对策为以下几点：
（1）大气环境
①施工期间对厂区内的临时道路采取洒水降尘措施，对施工车辆实施限速行驶，降低运输产生的扬尘；
②在大风及干燥天气施工时施工场地每天洒水4~5次，在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，减少扬尘产生量；
③产尘量较大建筑材料，如沙、石等应有专门的堆存场地，避免原材料露天堆放，堆场置于项目区中部，远离敏感点一侧，并对其进行篷布遮盖；
④场地基础开挖出的土石方堆存场地表面需进行洒水，可减少扬尘。
⑤施工现场出入口应当配备车辆冲洗设备和沉淀过滤设施，车辆出场时应当将车轮、车身清洗干净。
（2）水环境
·施工废水
建筑施工废水设置1个3m3沉淀池对建筑施工废水进行沉淀处理，处理后的废水全部回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗用水等，不对外排放。
·雨季地表径流
①设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆污、污水、废水外流或堵塞下水道和河道；②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；③雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷；④项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；另外，雨天应对各类机械进行遮盖防雨；雨水径流量较大时，通过临时排水沟排入1个5m3临时沉淀池处理达标后，排入戛洒江。
·生活废水
施工人员生活废水经1个2m3收集池沉淀后回用于场内洒水，不外排。
（3）声环境
该项目在建设期间，建筑施工噪声主要来源于施工机械、运输车辆及敲击等噪声，将对周围环境产生一定的影响；为减少施工期噪声对周边环境的影响，针对本项目的施工期噪声控制提出以下措施：
①选用低噪声设备，加强设备的维护保养，降低施工设备噪声源强；
②对施工场界采取临时拦挡措施隔声降噪；
③合理安排施工时间，禁止在22时至次日6时进行施工作业；
④出入场区车辆限速禁鸣等。
（4）固体废弃物处置
施工期间产生的废土、废石、建筑垃圾等施工固废，必须按城市卫生管理条例的有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向居民区附近转移，应及时将固废运到指定点（如垃圾填埋场、铺路基等）处置。施工人员的生活垃圾须定点收集、及时交由环卫部门清运处置，禁止将生活垃圾倒入沟渠内。施工期间与当地环卫部门联系定时清运垃圾，保证项目区清洁。
（5）生态保护
加强施工管理，做好水土保持，防止废弃物进入场地边沟渠。区域内的生态补偿，在植物引入上以当地种为主，严禁外来物种的进入，防止外来物种产生不良的生态效应。
（6）水土保持措施
·应制定合理的建设施工计划，项目建设的施工期应避开雨季并尽量缩短工期。
·项目工程区水土保持措施布设为：工程措施和植物措施有机结合，点、线、面水土流失防治相互辅佐，充分发挥工程措施控制性和时效性，保证在短时期内遏制或减少水土流失，利用水保林草和土壤整治措施蓄水保土，保护新生地表，实现水土流失彻底防治。
·在项目场地建立防护拦挡工程，使开挖面产生的水土流失在“点”上集中拦蓄；对施工中形成的新生面（如场地边坡等）采取截水沟，护坡和修筑挡土墙，保护区域和坡脚稳定，同时使水土流失在“线”上有效控制，减少地表径流冲刷；同时对施工迹及时进行土地整治，包括对土地的平整、改造、修复、种植水保林草或复耕，装置区、厂区道路等的硬化、防渗工程建设，形成“面”的防治。这样，通过点、线、面防治措施的有机结合、相互作用，形成立体的综合防治体系，达到保护地表、防止水土流失、改善生态环境的目的。
[bookmark: _Toc9422]10.1.2营运期措施
10.1.2.1大气环境保护措施可行性
（1）有组织废气治理措施
①本项目生产所需的蒸汽依托在建制浆造纸厂设计的1×55t/h碱回收炉、2×65t/h燃煤锅炉；根据“3.2.2.3章节”计算，在保证纸浆造纸厂蒸汽平衡不变，同时酒精生产线、有机肥生产线、抽汽背压式汽轮发电机组及其配套工程的情况下，只需要对锅炉的工作制度进行调整，设计的1×55t/h碱回收炉、2×65t/h燃煤锅炉产生的蒸汽可满足本项目的蒸汽要求；其中1#锅炉烟气采用1#SNCR脱硝系统（脱硝效率50%）+1#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）+1#脱硫塔（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）处理，碱回收炉烟气经3#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）处理后进入1#脱硫塔处理（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）；榨季增加使用另外1台65t/h锅炉（2#），2#锅炉烟气采用2#SNCR脱硝系统（脱硝效率50%）+2#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）+2#脱硫塔（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）处理，锅炉烟气中汞的综合处置效率为70%，以上废气合并后由1根100m（内径3m）烟囱集中排放。
②项目拟在振槽干燥机、振动分类筛、包装机、转运点等产尘点上方设置负压集尘罩（收集效率约为95%），风量为9600Nm3/h，废气经上方集气罩收集后进入湿式除尘器处理，再由15m高排气筒排放。
（2）无组织废气治理措施
根据工程分析，项目无组织废气主要包括甘蔗卸料无组织废气、石灰消和机投料废气、硫熏无组织废气、滤泥间无组织废气、干燥和包装无组织废气，具体采取的治理措施详见下表。
表10.1-1  项目无组织废气治理措施一览表
	项目
	主要污染物
	产生位置
	处置措施

	
	
	
	

	甘蔗卸料无组织
	颗粒物
	预处理及压榨车间
	加强管理，尽量降低卸料高度，减少原料甘蔗含沙量

	石灰消和机投料
	颗粒物
	石灰乳化间
	车间封闭，采用密闭消和设备

	硫熏无组织
	SO2
	制炼车间
	车间封闭，密闭设备，加强管理

	滤泥间无组织
	恶臭、NH3、H2S
	制炼车间
	车间封闭，及时外运，减少存放时间

	干燥和包装无组织
	颗粒物
	装包处理间
	车间封闭，出入口设有垂帘，除人员出入外出入口保持关门状态


（3）废气治理措施的可行性
根据《制糖工业污染防治可行技术指南》（HJ2303-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一制糖工业》（HJ860.1-2017）中可行性技术要求，本项目大气污染防治措施方案可行性见下表。
表10.1-2  本项目有组织废气处置方案可行性技术对比一览表
	序号
	污染源
	污染因子
	《制糖工业污染防治可行技术指南》（HJ2303-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一制糖工业》（HJ860.1-2017）可行性技术
	本项目防治措施
	是否符合

	一
	有组织废气

	1
	锅炉和碱炉废气
	颗粒物、
	静电除尘器（注明电场数，如三电场、四电场等）、袋式除尘器（注明滤料种类，如聚酯、聚丙烯、玻璃纤维、聚四氟乙烯机织布或针刺毡滤料，覆膜滤料等）、电袋复合除尘器、旋风除尘器、多管除尘器、滤简除尘器、湿式电除尘、水浴除尘器、其他
	四电场静电除尘器
	符合

	
	
	SO2、NOx、汞及其化合物
	燃用净化后煤气、脱硫系统（石灰石/石灰-石膏法、氨法、氧化镁法、双碱法、循环流化床法、旋转喷雾法、密相干塔法、新型脱硫除尘一体化技术、MEROS法脱硫技术）、脱硝系统（SCR、SNCR、低氮燃烧）、炉内添加卤化物、烟道喷入活性炭（焦）、其他
	SNCR脱硝系统（脱硝效率50%）+#脱硫塔（脱硫效率92.5%）
	符合

	2
	包装、干燥废气
	颗粒物
	袋式除尘技术；湿式除尘技术
	振槽干燥机、振动分类筛、包装机、转运点等产尘点上方设置负压集尘罩（收集效率约为95%），废气收集后进入湿式除尘器处理，再由15m高排气筒达标排放，除尘效率90%。
	符合

	二
	无组织

	2
	甘蔗卸料无组织
	颗粒物
	洒水抑尘、原料场出口配备车轮清洗（扫）装置、煤场防尘网、其他
	加强管理，尽量降低卸料高度，减少原料甘蔗含沙量
	符合

	3
	石灰消和机投料
	颗粒物
	喷水除尘、加强密封、集中收集处理后至排气筒排放、喷水除尘、加强密封、其他
	车间封闭，采用密闭消和设备，喷水除尘
	符合

	4
	硫熏无组织
	SO2
	采用喷射式自控燃硫炉、汽化旋风低温燃硫炉等高效燃硫设备、集中收集处理后至排气筒排放、其他
	项目选用喷射式自控式燃硫炉，车间封闭，密闭设备，加强管理
	符合

	5
	滤泥间无组织
	恶臭、NH3、H2S
	及时清运、减少堆放量和堆放时间、防止日晒雨淋、加强通风、其他
	车间封闭，及时外运，减少存放时间
	符合

	6
	干燥和包装无组织
	颗粒物
	回收回溶、集中收集处理后至排气筒排放、加强密封、其他
	车间封闭，出入口设有垂帘，除人员出入外出入口保持关门状态
	符合


根据上表分析，项目采取的有组织废气、无组织废气治理措施均属于《制糖工业污染防治可行技术指南》（HJ2303-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一制糖工业》（HJ860.1-2017）可行性技术，
10.1.2.2水环境保护措施
（1）项目废水主要为冷却系统的排污废水、生产线剩余的汽凝水、实验室废水、地坪清洗废水、洗罐废水、生活污水等，本项目废（污）水经过收集后，依托在建制浆造纸厂设计新建1座规模为15000m³/d污水处理站处理，该处理站采用“中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺”。
根据“7.2.2章节”分析，从处理站规模、工艺、进水水质要求及出水水质达标等方面的可行性分析，项目依托在建工程的污水处理站是可行的，依托的污水处理站工艺属于《制糖工业污染防治可行技术指南》（HJ2303-2018）表1甘蔗制糖废水污染防治可行技术中的可行技术。
（2）本项目选址位于新平产业园区戛洒片区白糯格地块，与已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》处于同一地块，根据《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》环评报告，该项目在初期雨水核算时已经考虑了本项目的初期雨水，因此，本项目不在单独设置初期雨水收集池，初期雨水的收集依托制浆造纸厂已经设计的2860m³初期雨水收集池进行收集，初期雨水收集进入纸浆厂废水处理站处理后排入戛洒江。
（3）根据已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目环境影响报告书》的要求，建设单位须在污水处理站旁设置1座容积为5900m³的事故水池；该事故水池容积已经考虑了本项目的事故废水收集需求，因此本次评价不在新增事故水池。
（4）在生产中加大生产用水的循环利用率，减少新鲜用水量和废水的排放量；在设备循环冷却水站增设旁滤装置，减少循环水排污量。
（5）加强厂内管道及设备运行的管理，减少生产过程中的跑、冒、滴、漏；加强污染治理措施的定期检修和维护工作，在污水处理站出现故障时，应停产检修。
（6）因本项目的废水为主要污染物，建议将污水处理系统做为一个生产车间进行管理工作，建立相应的考核制度，提高工人的责任感。
（7）对员工和管理人员进行环保知识的培训，提高设备自动化程度，加强出水的监测，确保水质达标排放。如国家和地方有新的管理要求，应严格按照新的管理规定严格落实。
综上所述，本项目采取的地表水防治措施可行。
10.1.2.3地下水防范措施
（1）源头控制措施
① 项目开挖施工过程中，如遇到原有工勘钻孔，应及时进行封堵，应使用隔水性能良好且毒性小的材料进行封堵。
② 建设单位在施工阶段聘请有资质的第三方作为工程监理单位，对重点防渗区等工程进行严格监理，阶段性施工结束后，应进行工程验收，合格后方能开展下一阶段施工，不合格的施工项目责令施工单位返工，企业应确保本项目的防渗工程措施到位和环保监理及记录，录像相关影像资料存档备查。
③ 项目应严格执行雨污分流及清污分流，建成三大排水系统，即生产废水、生活污水、雨水要有组织地分别排入对应的系统管网和处理系统处理，生产废水、生活污水和初期雨水须处理后达标排放。
④ 化学品储罐应为地上设施，便于监控和处理泄漏和逸散等故事。
（2）分区防控措施
对1#冷却循环系统冷却水池、2#冷却循环系统冷却水池、热水池、废蜜罐、磷酸储槽、硫磺仓库等区域划分为重点防渗区，其中储罐区地面及围堰均按重点防渗来实施；预处理及压榨车间、制炼车间、干燥间、装包处理间、石灰乳化间、实验室等区域划分为一般防渗区；生产指挥中心、地磅房、道路广场区、空压站等区域划分为简单防渗区。
①对于重点防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
②对于一般防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
③对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。
（3）地下水污染监控措施
建立项目区的地下水环境监控体系，包括建立防渗系统检查计划、地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施；本项目依托已批复的《云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目》设置的地下水监测井（ZK1、ZK5、ZK7），同时将ZK3作为地下水监控井，并提出了地下水跟踪监测计划以及时了解项目区地下水的变化情况。
综上所述，本项目采取的地下水防治措施可行。
10.1.2.4固体废弃物防治措施
（1）蔗渣：本项目不新建甘蔗渣堆场，每天产的蔗渣，通过蔗渣带送往浆厂的蔗渣堆场作为生产原料；在建制浆造纸厂设计新建1个蔗渣堆场，占地面积9275m2，设置雨棚和篷布覆盖，采用湿法堆存，贮量32700t，可暂存26天的蔗渣产生量。
（2）滤泥：项目产生的滤泥主要为CaSO4、过磷酸钙、有机质和糖泥，不含有毒有害物质，统一收集后由公司车辆外运至公司现有1.2万亩果园基地有机肥车间，经过发酵后作为有机肥使用；项目产生的滤泥一般直接由运输车辆在真空吸虑机渣斗下放装车外运，一般不在厂内贮存，仅运输车辆无法中转时进行短暂存放，存放时间一般不超过12h，项目设置1座30 m2的滤泥间。
（3）废糖蜜：根据工程分析，项目废糖蜜产生量为262.36t/d，43814.12t/a（密度约为1.45m3/t，体积约为30216.63m3），项目设置1台4950m3废蜜贮罐，约可暂存27天的废糖蜜；项目废糖蜜收集暂存后定期全部外售昆明骄宇焦糖有限公司作为生产的原料或由玉溪湘溪食品有限公司收购。
（4）石灰渣：项目运营过程中石灰渣产生量为110.22t/a，属于第Ⅱ类一般工业固废，石灰渣收集后全部送至项目西侧的双脚树箐固体废物填埋场填埋处置。
（5）废润滑油：项目生产过程中废润滑油产生量为5t/a，废润滑油属于危险废物（HW08 900-217-08），项目产生的废润滑油收集后，依托“原环评”中危废暂存间暂存后，定期委托有资质的单位清运处置；“原环评”规划设置1个100m3的危废暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，中转周期为半年，本次环评要求，废机油必须委托有资质单位处置，同时作好危废台账，记录上须注明危废的来源、数量、入库日期、出库日期等，以便备查。
（6）脱硫石膏
由于本项目的实施，依托工程脱硫石膏新增产生量为2657.96t/a；依托工程设置1座36m2的脱硫渣库，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场要求建设，用于暂存脱硫石膏；脱硫石膏定期全部外售作为水泥厂辅助生产原料。
（7）锅炉灰、渣
由于本项目的实施，依托工程锅炉灰渣产生量为22221.96t/a；其中飞灰13322.51t/a，锅炉渣8888.78t/a；依托工程设置锅炉灰罐、锅炉渣库各1个，其中渣库500m3、灰罐1000m3，渣库按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）II类场要求建设，中转周期为7天，全部外售作为水泥厂辅助生产原料，其中锅炉灰采用罐车密闭运输。
（8）生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运处置。
综上所述，本项目产生的生产、生活固体废物均可得到妥善处置和利用，处置率为100%，处置方式可行。
10.1.2.5噪声防治措施
（1）尽量选用低噪声设备，同时采取消声、隔声、减震等措施。
（2）对运输车辆噪声除了选用低噪声的运输车辆外，主要靠车辆的低速平稳行驶和少鸣喇叭等措施降噪。因此，须教育运输车辆的驾驶人，并制定管理规章，在车辆经过声环境敏感点时，控制时速，尽量减少鸣笛。
（3）在鼓风机、引风机的进出口装设软管，在吸气口和排气口安装消声器。安装消声器后，噪声可降低20-25 dB(A)。
（4）空压机、鼓风机和水泵尽量安装在厂房内，室内墙壁采用隔声、吸声材料进行装修。经过该措施，噪声一般可降低5-20 dB(A)。
（5）对水泵、风机安装隔声罩，并在风机、水泵、空压机与基础之间安装减振垫，安装隔声罩和加装减振垫后，噪声可减低10-30 dB(A)。
（6）在进厂公路及厂界四周，特别是污水处理站周围应栽种植物，采取乔、灌结合的方式，利用植物的吸收屏障效应。
10.1.2.7生态环境保护措施
（1）如在雨季施工，在施工前，要在施工场地附近进行必要的拦挡设施的建设，方可开始施工，以避免施工期水土流失对周围环境的影响。
（2）工程施工结束，即按规划对道路的坡面、厂区空地、污水处理站、办公及生活区等处绿化，树种应选择具有吸尘作用或抗污性作用的植物为主。对填埋区的暴露土面及封场后的表面也要及时进行绿化。
10.1.2.8风险防范措施
（1）定期检测SO2输送管道、阀门的易漏节点，防治燃硫炉事故排放。
（2）装置内各种建筑物的防火防爆设计应严格执行最新版本的《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)（2018年版）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018年版)等相关规范，各装置区内设有常规水消防系统自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和小型灭火器；易发生火灾的施工现场应悬挂严禁烟火的标示牌。
（3）在磷酸储罐、废蜜罐等处设置围堰。
（4）危化品储存管理应符合《化学危险物品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》等有关规定。
（5）项目使用的危化品均由委托有危险化学品运输资质的运输企业承运危险化学品，并采用专门的危险品运输车辆运输。
（6）制定突发环境事件应急预案并环保部门备案，并定期组织学习事故应急预案和演练。
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环境保护措施一览表见表10.1-3。
表10.1-3   环境保护措施一览表
	分类
	阶段
	项目
	保护措施
	要求

	地表水环境
	施工期
	施工废水
	设置沉淀池对建筑施工废水进行沉淀处理，处理后的废水全部回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗用水等，不对外排放。
	禁止废水直接排入戛洒江

	
	
	地表径流
	①设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆污、污水、废水外流或堵塞下水道和河道；②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；③雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷；④项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；另外，雨天应对各类机械进行遮盖防雨；雨水径流量较大时，通过临时排水沟排入沉砂池处理达标后，排入戛洒江。
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准

	
	
	生活污水
	生活废水经隔油沉淀池沉淀后回用于场内洒水、道路浇洒用水、车辆冲洗用水以及建筑养护用水等，不外排。
	禁止废水直接排入戛洒江

	
	运行期
	初期雨水
	依托在建制浆造纸厂已经设计的2860m³初期雨水收集池进行收集，初期雨水收集进入纸浆厂废水处理站处理。
	不外排

	
	
	生产废水
	依托在建制浆造纸厂1座规模为15000m³/d污水处理站处理，该处理站采用“中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺”。
	依托的排放口满足《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）表2

	
	
	生活废水
	
	

	
	
	事故水池
	依托在建制浆造纸厂已经设计的5900m³事故水池
	不外排

	空气环境
	施工期
	扬尘
	建设工程周围必须设置不低于2.5米的遮挡围墙（围墙应用标准板材或砖砌筑），施工场地采用加压喷洒设施加强洒水抑尘。
施工场地内的沙、石材料堆场及土石方临时堆土场设置顶棚、围挡等，并采用篷布对其进行遮盖，避免原材料露天堆放，减少扬尘产生量。
施工场地定期洒水，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次。尽量按量购进建筑材料，避免原材料在场内长时间堆放，减少扬尘产生量。
施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。
在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，减少扬尘产生量。
为减轻运输车辆扬尘对环境的影响，项目施工现场应专门设置洒水人员，定期对施工现场道路进行洒水降尘；并及时清扫运输路面，保持路面清洁。 
运输车辆运输建筑材料及建筑垃圾时必须加盖封闭运输，减少抛洒。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗并限速行驶。
	外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值

	
	运行期
	碱炉锅炉废气
	1#锅炉烟气采用1#SNCR脱硝系统（脱硝效率50%）+1#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）+1#脱硫塔（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）处理，碱回收炉烟气经3#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）处理后进入1#脱硫塔处理（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）；榨季增加使用另外1台65t/h锅炉（2#），2#锅炉烟气采用2#SNCR脱硝系统（脱硝效率50%）+2#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）+2#脱硫塔（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）处理，锅炉烟气中汞的综合处置效率为70%，以上废气合并后由1根100m（内径3m）烟囱集中排放。
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准、《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准

	
	
	包装、干燥废气
	振槽干燥机、振动分类筛、包装机、转运点等产尘点上方设置负压集尘罩（收集效率约为95%），废气收集后进入湿式除尘器处理，再由15m高排气筒达标排放，除尘效率90%。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值

	
	
	无组织排放废气
	（1）甘蔗卸料无组织：加强管理，尽量降低卸料高度，减少原料甘蔗含沙量；
（2）石灰消和机投料：车间封闭，采用密闭消和设备，喷水除尘；
（3）硫熏无组织：项目选用喷射式自控式燃硫炉，车间封闭，密闭设备，加强管理；
（4）滤泥间无组织：车间封闭，及时外运，减少存放时间；
（5）干燥和包装无组织：车间封闭，出入口设有垂帘，除人员出入外出入口保持关门状态。
	厂界无组织满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界限值

	噪声控制
	施工期
	机械噪声
	选用低噪声的施工机具和先进的工艺，禁止夜间大型机械施工；
在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处；
施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣；
强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工。
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）

	
	运行期
	设备噪声
	尽量选用低噪声设备，同时采取消声、隔声、减震等措施。
对运输车辆噪声除了选用低噪声的运输车辆外，主要靠车辆的低速平稳行驶和少鸣喇叭等措施降噪。因此，须教育运输车辆的驾驶人，并制定管理规章，在车辆经过声环境敏感点时，控制时速，尽量减少鸣笛。
在鼓风机、引风机的进出口装设软管，在吸气口和排气口安装消声器。安装消声器后，噪声可降低20--25 dB(A)。
空压机、鼓风机和水泵尽量安装在厂房内，室内墙壁采用隔声、吸声材料进行装修。经过该措施，噪声一般可降低5--20 dB(A)。
对水泵、风机安装隔声罩，并在风机、水泵、空压机与基础之间安装减振垫，安装隔声罩和加装减振垫后，噪声可减低10--30 dB(A)。
在进厂公路及厂界四周，特别是污水处理站周围应栽种植物，采取乔、灌结合的方式，利用植物的吸收屏障效应。
	厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准

	固体废物处置
	施工期
	施工垃圾
	建筑垃圾运到指定点（如垃圾填埋场、铺路基等）处置
	处置率100%

	
	
	生活垃圾
	定点收集、及时交由环卫部门清运处置
	处置率100%

	
	运行期
	蔗渣
	本项目不新建甘蔗渣堆场，每天产的蔗渣，通过蔗渣带送往浆厂的蔗渣堆场，部分作为制浆造纸厂的生产原料使用，剩余部分外售新平跃腾商贸有限公司；在建制浆造纸厂设计的蔗渣堆场，占地面积9275m2，设置雨棚和篷布覆盖，采用湿法堆存，贮量32700t，可暂存26天的蔗渣产生量
	综合利用

	
	
	滤泥
	设置1座30㎡的滤泥间，主要供车辆接装外运作为公司甘蔗地或现有1.2万亩果园基地经过发酵后作为有机肥使用
	处置率100%

	
	
	废糖蜜
	设置1台4950m3废蜜贮罐，约可暂存30天的废糖蜜，废糖蜜收集暂存后定期外售昆明骄宇焦糖有限公司或由玉溪湘溪食品有限公司收购。
	处置率100%

	
	
	石灰渣
	石灰渣收集后全部送至项目西侧的双脚树箐固体废物填埋场填埋处置
	处置率100%

	
	
	脱硫石膏
	依托在建工程设置1座36m2的脱硫渣库，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场要求建设，用于暂存脱硫石膏；脱硫石膏定期全部外售作为水泥厂辅助生产原料。
	处置率100%

	
	
	锅炉灰、渣
	依托在建工程设置锅炉灰罐、锅炉渣库各1个，其中渣库500m3、灰罐1000m3，渣库按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）II类场要求建设，中转周期为7天，全部外售作为水泥厂辅助生产原料，其中锅炉灰采用罐车密闭运输
	处置率100%

	
	
	废润滑油
	项目产生的废润滑油收集后，依托在建工程中规划设置1个100m3的危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位清运处置
	处置率100%

	
	
	生活垃圾
	采用垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运处置。
	处置率100%

	地下水环境
	项目开挖施工过程中，如遇到原有工勘钻孔，应及时进行封堵；化学品储罐应为地上设施。
	地下水不被污染

	
	重点防渗区：1#冷却循环系统冷却水池、2#冷却循环系统冷却水池、热水池、废蜜罐、磷酸储槽、硫磺仓库等区域划分为重点防渗区，防渗层渗透系数须等效于Mb≥6m、K≤1.0×10-7cm/s。一般防渗区：预处理及压榨车间、制炼车间、干燥间、装包处理间、石灰乳化间、实验室等区域划分为一般防渗区；防渗层渗透系数须等效于Mb≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s。
一般防渗：生产指挥中心、地磅房、道路广场区、空压站等区域划分为简单防渗区，地面采用混凝土硬化处理。
	

	生态环境
	加强绿化
	/

	环境风险
	（1）定期检测SO2输送管道、阀门的易漏节点，防治燃硫炉事故排放。
（2）装置内各种建筑物的防火防爆设计应严格执行最新版本的《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)（2018年版）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018年版)等相关规范，各装置区内设有常规水消防系统自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和小型灭火器；易发生火灾的施工现场应悬挂严禁烟火的标示牌。
（3）在磷酸储罐、废蜜罐等处设置围堰。
（4）危化品储存管理应符合《化学危险物品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》等有关规定。
（5）项目使用的危化品均由委托有危险化学品运输资质的运输企业承运危险化学品，并采用专门的危险品运输车辆运输。
（6）制定突发环境事件应急预案并环保部门备案，并定期组织学习事故应急预案和演练。
	风险可控





[bookmark: _Toc14727][bookmark: _Toc533547720][bookmark: _Toc3529][bookmark: _Toc8712]10.2总量控制建议
[bookmark: _Toc533547721][bookmark: _Toc11629]10.2.1现有排污许可证污染物排放总量控制指标
云南新平南恩糖纸有限责任公司2025年11月13日取得玉溪市环境保护局下发的《排污许可证》（证书编号为：915304277098181842001P），排污许可证有效期至 2030-11-12。核定总量指标为：
[bookmark: _Toc533547722]废水： COD：227t/a、氨氮：20.6t/a、总磷1.87 t/a。
废气： SO2：459.17t/a，氮氧化物：459.17t/a、颗粒物79.33t/a。
固废：一般固废处置率100%，危险固废委托有资质单位安全处置率100%。
[bookmark: _Toc20930]10.2.2污染物排放总量
[bookmark: _Toc533547724]（1）废水
根据工程分析，本制糖项目废水产生量为237264.81m3/a，废水污染物SS 3.322t/a、CODcr13.287t/a、BOD51.661t/a、氨氮0.593t/a、总氮0.83t/a、总磷0.047t/a。项目废水依托“已批复项目”的污水处理站处理达到《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）的制浆和造纸联合生产企标准规定最严标准后，最终排入戛洒江。因此本项目的水污染物排放量纳入“已批复项目”考核。
根据“7.2.2”章节分析，“已批复项目”污水处理站排口全年批复允许外排废水量为405.2266万m3/a，其中CODcr为226.926t/a、BOD5为28.365t/a、SS为56.732t/a、氨氮为10.131t/a、总磷0.81t/a、总氮14.183t/a；本项目实施后，污水处理站排污口排放废水量为4005970.81m3/a、SS 56.085t/a、CODcr 224.338t/a、BOD5 28.041t/a、氨氮10.018t/a、总氮14.021t/a、总磷0.799t/a、二噁英0.2mg/a、AOX 0.037t/a；与批复的允许排放量相比，废水排放量减少了46655.19m3/a，SS排放量减少了0.652t/a、CODcr排放量减少了2.608t/a、BOD5排放量减少了0.326t/a、氨氮排放量减少了0.114t/a、总氮排放量减少了0.164t/a、总磷排放量减少了0.012t/a。各污染物排放均为超过已批复的允许排放量。
2、废气
根据工程分析，本制糖项目有组织颗粒物排放量为12.10t/a、SO2排放量为68.50t/a、NOx排放量为43.23t/a、汞及其化合物排放量为0.0022t/a、氨气排放量为3.49t/a；无组织颗粒物排放量0.5t/a、SO2排放量为3.34t/a。
由于本项目与“已批复项目”处于同一地块，建设单位均为云南新平南恩糖纸有限责任公司，因此两个项目统一申请污染物排放总量指标；本项目实施后各工程的废气及污染物排放量详见下表：
表10.2-1 建设单位各工程废气污染物排放情况   单位：t/a
	类别
	污染物
	“已批复项目”制浆造纸厂排放量
	本制糖项目
排放量
	合计
（全厂）

	有组织
	颗粒物
	50.542
	12.1
	62.642

	
	SO2
	180.74
	68.50
	249.24

	
	NOx
	271.61
	43.23
	314.84

	
	汞
	0.004
	0.0022
	0.0062

	
	氨
	7.183
	3.49
	10.673

	
	H2S
	0.413
	0
	0.413

	
	氯化氢
	0.75
	0
	0.75

	
	氯气
	0.63
	0
	0.63

	无组织
	颗粒物
	20.057
	0.5
	20.557

	
	H2S
	0.0329
	0
	0.0329

	
	SO2
	0
	3.34
	3.34

	
	氨
	0.756
	0
	0.756

	
	氯气
	0.23
	0
	0.23

	
	氯化氢
	0.37
	0
	0.37

	
	硫酸雾
	1.57
	0
	1.57

	
	非甲烷总烃
	0.03
	0
	0.03

	
	甲醇
	0.41
	0
	0.41

	
	乙醇
	0
	0
	0

	
	VOCs（非甲烷总烃、甲醇和乙醇）
	0.44
	0
	0.44


[bookmark: _Toc25894]10.2.3排污指标的申请
由于项目在建的制浆造纸厂和本项目的制糖厂为同一建设单位，因此两个项目统一申请总量指标，故项目建成后排污总量指标详见表10.2-2。
表10.2-2  排污总量情况一览表  单位：t/a
	污染物
	现有排污证允许排放总量
	“已批复项目”制浆造纸厂排放量
	本项目排放量
	本项目实施后全厂排放总量
	是否需新增总量

	有组织废气
	颗粒物
	79.33
	50.542
	12.1
	62.642
	否

	
	SO2
	459.17
	180.74
	68.46
	249.2
	否

	
	NOx
	459.17
	271.61
	43.23
	314.84
	否

	无组织废气
	颗粒物
	/
	20.057
	0.5
	20.557
	否

	
	SO2
	/
	0
	3.34
	3.34
	否

	废水
	CODcr
	227
	210.72
	13.307
	224.027
	否

	
	氨氮
	20.6
	9.41
	0.594
	10.004
	否

	
	TP
	1.87
	0.75
	0.048
	0.798
	否


根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-制糖工业》（HJ860.1-2017），无组织废气不纳入总量控制；根据上表分析，对照云南新平南恩糖纸有限责任公司现有排污许可证（证书编号为：915304277098181842001P），项目实施后全厂排放的纳入排污可总量管理的污染物指标，化学需氧量、氨氮、总磷、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均未超过现有排污许可证中核定的总量指标，无需新增总量。
本次评价要求建设需按《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》（云政办规〔2025〕8号）以及主管部门要求通过交易方式或其他合法手续获得排污权。











[bookmark: _Toc7627546][bookmark: _Toc5232249][bookmark: _Toc402169281][bookmark: _Toc7959165][bookmark: _Toc7627652][bookmark: _Toc44322653][bookmark: _Toc15459717][bookmark: _Toc35001632][bookmark: _Toc33393660][bookmark: _Toc401304204][bookmark: _Toc14684824][bookmark: _Toc36203634]7.
[bookmark: _Toc26782][bookmark: _Toc175387140][bookmark: _Toc22761][bookmark: _Toc533547725][bookmark: _Toc28161]11、环境经济损益分析
[bookmark: _Toc533547726][bookmark: _Toc32204][bookmark: _Toc25959][bookmark: _Toc81542115][bookmark: _Toc529438279][bookmark: _Toc102039122][bookmark: _Toc175387141][bookmark: _Toc536380434][bookmark: _Toc6785]11.1项目直接经济效益简述
本项目建成后，销售年收入达到91521.59万元（正常生产），利润总额6942.66万元，增值税、营业税及附加增3767.57万元，所得税1041.40万元。根据技术经济分析和财务评价指标，所得税前财务内部收益率均高于行业基准收益率12%，投资回收期均低于行业基准投资回收期9年，投资收益率处于较好水平，且具有较强的抗风险能力。
项目投资少，投资回收期短，收益率较高，具有良好的经济效益。
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（1）当地有丰富的甘蔗、竹木资源，如此大量的甘蔗和竹子只有通过制糖、制浆造纸才是最好的利用途径，且制糖、造纸企业可以创造良好的经济效益，也可以为蔗农和竹农创收，提高蔗农种蔗、竹农种竹的积极性，形成良性的循环经济，与此同时，将大大促进就业，改善人民生活，促进和谐社会建设。因此通过本项目的实施，会进一步促进当地制糖及造纸工业的发展，对当地的经济发展也极大的促进。同时将会带动相关行业的进一步发展，扩大就业范围，减轻国家负担，具有很好的社会效益。
（2）本项目的建设具有较大的社会效益，能够促进当地的经济发展，增加当地财政税收，成为地方财政收入的重要来源。本次技改扩建，将继续推动当地经济的发展，为当地人民带来更大的经济效益，具有良好的社会效益。
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建设项目对环境的污染会产生一定的经济损失，为防止或减轻项目对环境的影响和经济损失，项目将支出一定的环保费用用于污染控制。环保费用的投入使项目对环境的影响减轻而带来一定的环境效益，而环保投资本身也能产生一定的经济效益。
本次环保投资仅核算制糖厂新增的环保设施，依托的废气、废水、固废、噪声防治措施不纳入本次核算；项目总投资30125.18万元，环保投资估算356万元，约占工程总投资的1.18%，环保投资估算明细表见下表。
表11.3-1 环保投资一览表
	时段
	项目
	环保投资（万元）

	施工期
	废气
	设置施工围挡、采用加压喷洒设施、遮盖措施等。
	8

	
	废水
	设置沉淀池并配备回用措施及截排水沟。。
	10

	
	噪声
	加强设备维护、出入车辆低速、禁鸣等降噪措施。
	1

	
	固体废物
	建筑垃圾和生活垃圾清运处置。
	5

	营运期
	废气
	振槽干燥机、振动分类筛、包装机、转运点等产尘点上方设置负压集尘罩（收集效率约为95%），配套1套湿式除尘器、1根15m排气筒。
	15

	
	
	结晶分蜜、包装工段、石灰消和机等加强设备密封，并对石灰消和机加料废气采取喷水降尘措施；蔗渣竹渣输送廊道采用密闭廊道。
	30

	
	废水
	废蜜贮罐围堰尺寸：长84.9m×宽37m×高2.2m，容积约5500m³。
	10

	
	
	设备冷却循环系统：包括1座L×B×H=7.8×7.4×2m=115m3的地上式循环冷却水池和1台逆流式冷却塔。
	20

	
	
	1#冷却循环系统主要用于处理冷凝器冷却废水，主要包括地上式循环冷却水池1座（L×B×H=34.2×21.3×2m=1456.92m3）和3台冷却塔。
	50

	
	
	2#冷却循环系统主要用于处理冷凝尾水（含抽真空水和汽汁冷凝水），包括地上式高温冷却水池1座（L×B×H=11.8×6.5×2m=153.4m3）和2台冷却塔
	35

	
	固体废物
	设置1座30m2的滤泥间
	10

	
	
	设置多个分散的生活垃圾收集桶
	1

	
	地下水
	重点防渗区：1#冷却循环系统冷却水池、2#冷却循环系统冷却水池、热水池、废蜜罐、磷酸储槽、硫磺仓库等区域划分为重点防渗区，其中储罐区地面及围堰均按重点防渗来实施，防渗层渗透系数须等效于Mb≥6m、K≤1.0×10-7cm/s。一般防渗区：预处理及压榨车间、制炼车间、干燥间、装包处理间、石灰乳化间、实验室等区域划分为一般防渗区；防渗层渗透系数须等效于Mb≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s。
一般防渗：生产指挥中心、地磅房、道路广场区、空压站等区域划分为简单防渗区，地面采用混凝土硬化处理。
	150

	
	噪声
	设置隔声间、采取消声、隔声、减震等措施
	20

	合计
	356


[bookmark: _Toc175387145][bookmark: _Toc529438284][bookmark: _Toc102039126][bookmark: _Toc81542119][bookmark: _Toc533547730][bookmark: _Toc10658]11.3.2环境经济损益分析
由于本项目采用多种环保措施，其中一些为生产工艺必须的，有的为辅助性设施，另外一些为环保专门处理设施。经过处理后废气、废水达标排放。通过这些措施，大大减少了生产过程中排放到环境中的污染物数量。
1、正效益
本项目充分利用南恩糖纸厂现有设施，搬迁改造转型升级，采用国内外先进工艺技术，不但能够生产出高质量的产品，还可实现高效率、低消耗、少排污，符合“坚持环境保护、节能减排”的规划原则，项目的实施对企业可持续发展极其有利。
2、负效益
从本评价中气、水、渣及噪声的环境影响分析结果来看：技改扩建项目主要利用现有设备，增加部分设施，生产废气通过各废气处理装置处理后可达标排放；项目产生废水、生活污水依托制浆造纸厂新建污水处理站处理并达标后排放，对区域地表水影响很小；项目产生的固废综合利用或妥善处理，对外环境基本无影响；项目选用低噪声生产设备，采用合理布局，定期对设备检修等措施，保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。总体来说，项目建设会对周围环境产生一定的影响，从而产生一定的环境负效益，特别是废水对周围的影响较大，同时增加排污费，产生负效益，但通过各种对策措施的采取，可以使影响降到最低，从而尽可能减少其环境负效益。
3、正负效益比较
通过以上正负效益分析可以看出，项目建设既有有利于促进地方经济发展，有利于增加当地就业机会，投入的环保设施，能带来一定的环境收益。同时也存在一定的负面效益。但经分析认为，项目的负效益可以通过人为的努力而减轻或避免。因此，项目建设单位在项目实施前，应当充分考虑到项目的负面影响，采取积极措施使项目的负面影响减小到最低，在保证项目实施的同时，保证项目的正效益大于负面效益。
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环境管理是环境保护的重要组成部分。通过严格的环境管理可以有效地预防和控制生态破坏和环境污染，保护人们生产和生活健康有序地进行，保障社会经济可持续发展。
环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的。因此，必须加大环境管理力度，确保项目在施工期间和营运期对环境的影响降至最低限度，确保项目营运期的“三废治理”的设施正常运转，使该项目建设在经济、环境、社会效益方面能够协调发展。
环境监测与环境管理是大中型企业生产管理中不可缺少的一环，由于企业的生产对周边的环境造成了事实上的影响，因此如何进行有效的环境监测和环境 管理成为大中型企业所应重视的一个问题。
[bookmark: _Toc12488110][bookmark: _Toc24679][bookmark: _Toc518069201]12.1.1环境管理机构、人员配备与职能
目前，环境管理已逐渐形成一项制度，任何一个可能造成较大环境影响的建设项目或一个可能造成较大环境影响的单位，都应设置一个环境管理机构，建立一套有效的管理办法，负责实施该项目或该单位的环境管理和监督。云南新平南恩糖纸有限责任公司以保护环境为基本理念，严格按照（GB/T24001/ISO14001）标准及环境标志产品保障措施指南建立并保持环境管理体系。
12.1.1.1环境管理机构
云南新平南恩糖纸有限责任公司任命一名公司环境管理者代表，专门控制环境污染，是保护环境的法律责任者。由其领导下设的安环部直接对总经理负责，执行保护环境的职能，负责全厂范围内的环境管理工作，设有专职安全环保管理员，执行保护环境的职能，组织环境监测及监督“三废”治理，并形成制度化。
12.1.1.2职能与职务
（一）公司环境管理者代表
①按照国家相关标准，建立、实施和保持环境管理体系；
②向公司最高管理者报告环境管理体系运行情况，包括所需要进行的改进，并与有关的管理层就环境管理体系运行情况进行沟通；
③公司全体员工提高环保意识，公司所有岗位和运行范围执行各项要求；
④负责公司环境管理体系方面的业务与外部的联络。
（二）安环部职责为：
①制定年度环保经济责任制办法并组织实施。
②做好环境现场监督管理。
③每月组织一次对在用环保设施运行情况进行检查。
④对建设项目环保“ 三同时” 进行监督管理。
⑤负责环境污染事故的调查、分析、报告工作，并提出处理和防范措施建议。
⑥负责环保统计和环保通讯工作。
⑦负责其它科、处做好环保宣传教育工作。
⑧完成领导交办的其他工作。
[bookmark: _Toc12488111][bookmark: _Toc518069202][bookmark: _Toc15262]12.1.2经济考核制度
在环境管理中，云南新平南恩糖纸有限责任公司具体采用了如下的经济责任制考核办法。
12.1.2.1环保设施运行考核
制度中规定了的环保设施，必须达到同步运行率及重点环保设施的运行效果指标。对在用的环保和生产主体设备要求相关部门做到同时维护、同时检修、同时运行。未经申报而使环保设施失修或闲置则采取一定的经济奖罚措施。制度中还要求各个分厂每月定期向安环处报告环保设施运行、维修状况及存在问题。
12.1.2.2排污控制考核
云南新平南恩糖纸有限责任公司将公司上交的排污费按内部监测数据计算成比例分摊到各个工序，还规定了各单位外排废水污染物综合排放合格率指标，以此促使各分厂严格控制污染物达标排放，严防发生重大事故，并制定了公司内部达标合格率考核制度和奖惩办法，达标有奖，多排则罚。
12.1.2.3污染治理和环保“三同时”制度考核
为确保总厂下达的建设项目的环保部分能达到“ 同时设计、同时施工、同时投产”的要求和预期治理效果，对完成好的单位给予一定的奖励，反之则罚。
12.1.2.4定时定量考核
将环保经济责任制作为厂内经济责任制的分则，同步施行、按月考核、季度结算。
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12.1.3.1施工期环境管理及保护计划
（1）施工中的环境管理应着重于施工场所的现场检查和监督，应采取日常的、全面的检查和重点监督检查相结合。云南新平南恩糖纸有限责任公司应于施工开始前编制好重点监督检查工作的计划。
（2）当地生态环境局在施工开始应对施工计划进行审批。施工期间应对各施工队伍的施工环保实施计划进行检查监督。
（3）在施工开始后云南新平南恩糖纸有限责任公司应派管理人员专门负责施工期环境管理与监督，检查其是否认真实施了报告书提出的污染防治环保措施、水土保持和生态保护措施。
（4）施工中环境管理监督检查的另一个重点，是防止施工中的水、气、声、渣污染。检查的重点是施工的高峰期和重点施工段，检查其是否实施了有关的水、气、声、渣污染控制措施。对于违规施工的，应及时予以制止和警告；对于造成严重污染者应给予处罚或追究责任。
（5）各施工队伍（承包商）应配备一名环保员，根据承包工程的环境问题提出环保实施计划，并根据审批的计划进行实施、监督、管理。对发生的水土流失事件或其它污染事故应组织处理，并同时向建设单位环保管理机构和地方环保部门报告。
12.1.3.2营运期的环境管理和保护计划
营运期的管理工作的重点是各项环保措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。营运期的管理工作内容：
（1）云南新平南恩糖纸有限责任公司应向当地环境保护部门提交《排污申报登记表》，经环保部门调查核实达标排放和符合总量指标。
（2）根据环境保护部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。
（3）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态。
（4）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训。使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。
（5）加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停产检查，严禁非正常排放。具体管理办法如下：
① 环保设备的日常维护应纳入公司正常的设备维护管理工作；应根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行。
②废气、废水处理设施因故需减少污水处理量或停止运转时，应事先向安环部报告，批准后方可进行。由于紧急事故造成停止运行时，应立即报告当地环保部门。
③电气设备的运行与操作须执行供电管理部门的安全操作规程。
④提高环保设施对突发卫生事件的防范能力，设立应急的配套设施或预留应急改造的空间，具备应急改造的条件。
⑤建立环保设施运行台账制度，如实填写运行记录，并妥善保存。
（6）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。
（7）建立本公司的环境保护档案。档案内容包括：
 ① 污染物排放情况；
 ② 污染物治理设施的运行、操作和管理情况；
 ③ 监测仪器、设备的型号和规格以及校验情况；
 ④ 采用的监测分析方法和监测记录；
 ⑤ 限期治理执行情况；
 ⑥ 事故情况及有关记录；
 ⑦ 其他与污染防治有关的情况和资料等。
（8）建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生后四十八小时内，向环保部门作事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告；事故查清后，向环保部门书面报告事故的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明，建设单位有责任排除危害，并对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。
12.1.3.3环保设施的环境管理
（1）尽量采用先进、成熟的污染控制技术，选用先进、高效的环保设施。
（2）环保设施应经试运行达标，并经竣工验收合格后，方可正式投入运行。建立运行记录并制定考核指标。
（3）每套环保设备都应有详细的操作规程，每个岗位的员工都应经过相应的培训，并应实行与经济效益挂钩的岗位责任制。
（4）加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。
12.1.3.4污染事故的防范与应急处理
（1）要建立起一个有效的污染事故防范体系。首先，要建立起一套严格的日常的检查制度。有当班人员的自查，班组长的日查，各工段的月查和不定期的抽查，公司的季度检查、半年度评估小结和年度评估总结。对于自查和检查中的不符合，应及时纠正。
（2）为了保证与重要的环境因素有关的生产活动都能按规范运行，避免发生污染事故，也为了便于各部门、各车间、班组自查和检查，应建立一套有效的预防污染的运行控制程序。主要有《废气污染控制程序》，《废水污染控制程序》，《噪声污染控制程序》，《工业固体废物污染控制程序》，《运输车辆污染控制程序》，《化学品管理程序》等。各程序文件中应明确规定：运行控制的内容，各有关部门的职责，运行规程，控制参数，检查办法，纠正措施，出现异常和紧急情况时的处理程序。
（3）厂区各生产和生活场所都应配备相应的消防器材，设置报警系统，一旦发生火灾可及时应对。情况紧急时，可立即启动《应急准备和响应程序》，按预案进行补救。同时迅速报警，请求消防、公安等部门支援，协力施救，减少污染和损失。
（4）对于可能发生的突发性事故，应建立《应急准备和响应程序》。《应急准备和响应程序》应组织演练，并被证明有效。
（5）污染事故发生后，应及时采取措施，尽量减少损失。事后应对事故进行深入调查、分析，找出原因，提出处理意见和整改措施，并形成书面报告。并报告省、市环境保护部门，报告应归档。
（6）认真总结，从中吸取教训。同时对厂区的环境管理体系和污染防范体系进行彻底整改。
[bookmark: _Toc20106][bookmark: _Toc518069204][bookmark: _Toc12488113]12.1.4排污口规范化管理
排污口规范化管理体制是实施污染物排放总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染源的现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物排放的科学化、定量化管理。同时进行排污口规范化管理。具体要求如下。
12.1.4.1排污口规范化的内容
规范化工作应与污染治理同步实施，即污染治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的竣工验收内容。
排污口规范化的内容：
① 废气排放口
各排气筒应设置永久采样孔，并安装采样监测平台，废气采样口设置必须符合《污染源监测技术规范》规定的高度和要求，便于采样、监测的要求，并得到授权的环境监察支队和环境监测中心站共同确认。如在线监控数据出现异常，应及时采取相应污染防治以及事故应急措施。
② 固定噪声排放源
按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。
③ 固体废物贮存处置
对各种固体废物应分类收集，设置暂存点应有防扬尘、防流失、防渗漏等措施，暂存场应设置规范化标志牌。
12.1.4.2 排污口的管理
项目应按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24 号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行排污口规范化设置工作。
① 根据《环境保护图形标志》实施细则，在各排污口标志牌上应注明主要排放污染物的名称，标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。
② 如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。
③ 将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。
④ 排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治技术要求进行。
排污口的标志详见下表。
表12.1-1 排污口提示图形符号
	排放口
	废水排放口
	废气排放口
	噪声排放源
	固体废物提示

	图形符号
	[image: 说明: 点击看大图及详细资料]
	[image: 说明: 点击看大图及详细资料]
	[image: 说明: 点击看大图及详细资料]
	[image: 说明: 点击看大图及详细资料]

	背景颜色
	绿色

	图形颜色
	白色


表12.1-2 排污口警告图形符号
	排放口
	废水排放口
	废气排放口
	噪声排放源
	固体废物提示
	危险废物贮存、处置场

	图形符号
	[image: 说明: 点击看大图及详细资料]
	[image: 说明: 点击看大图及详细资料]
	[image: 说明: 点击看大图及详细资料]
	[image: 说明: 点击看大图及详细资料]
	[image: 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps12FD.tmp.png]

	背景颜色
	黄色

	图形颜色
	黑色


[bookmark: _Toc12279][bookmark: _Toc518069208][bookmark: _Toc4644][bookmark: _Toc489094808][bookmark: _Toc533415772][bookmark: _Toc571][bookmark: _Toc12488114]12.2环境监理
工程环境监理应遵循国家及地方有关环境保护的政策和法律法规的要求，在项目整改期间对所有实施环境保护项目的专业部门及项目承包人的环境保护工作进行监督、检查，确保工程环境影响报告书中提出的环境保护措施得到落实，主要工作任务包括：
（1）编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容。
（2）对工程环境保护实施规划的项目进行监督检查，采取检查、指令文件等监理方式；
（3）根据有关法律法规及环境保护项目合同，对实施环境保护项目的专业部门和项目承包人的工作进行抽查、监督，提出有关环境保护工作的时限；
（4）对项目整改期间各项环保措施进行监理，监督和检查各施工单位环保措施实施情况和实际效果。
（5）对工程项目承包人的环境季报、年报进行审查，提出审查、修改意见；
（6）根据有关法律法规及项目合同，协助项目环境管理机构和有关主管部门处理工程各种环境事故与环境纠纷；
（7）编制环境监理工作季报和年报送项目环境管理机构，对环境监理工作进行总结，提出工程存在的主要环境问题和解决问题的建议，并说明今后环境监理工作安排和工作重点。
本次评价提出了相关防渗要求以及车间的地面硬化要求，需要在施工过程中进行环境监理，在施工结束后进行验收，并记录相关的建设参数及渗透系数，确保防渗系数满足要求，作为项目隐蔽工程的验收依据。
环境监理具体内容表见下表。
表12.2-1  环境监理内容
	分类
	项目
	监理内容
	要求
	检查时间

	水环境
	施工废水
	设置废水沉淀池，经沉淀后回用
	不外排
	定期检查

	
	地表径流
	通过临时排水沟排入沉砂池处理达标后，排入戛洒江
	外排废水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准
	

	
	生活污水
	隔油沉淀池沉淀后回用于场内洒施工
	不外排
	

	环境空气
	施工扬尘
	设置施工围挡、采用加压喷洒设施，原料、弃土等粉料采取遮盖措施
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）无组织监控
	

	固体废物
	建筑垃圾
	设置临时堆场，按当地住建部门要求及时处置
	合理处置
	

	
	防渗措施
	1#冷却循环系统冷却水池、2#冷却循环系统冷却水池、热水池、废蜜罐、磷酸储槽、硫磺仓库等区域
	等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s
	

	
	
	预处理及压榨车间、制炼车间、干燥间、装包处理间、石灰乳化间、实验室等区域
	等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s
	

	
	
	生产指挥中心、地磅房、道路广场区、空压站等区域
	一般地面硬化
	



[bookmark: _Toc12488115][bookmark: _Toc1090][bookmark: _Toc23418][bookmark: _Toc489094807][bookmark: _Toc533415773][bookmark: _Toc4311][bookmark: _Toc518069205]12.3环境监测
环境监测是指通过对建设工程运行后“三废”排放及噪声情况进行监测，及时准确地掌握环境质量和污染源动态，为生产和环境管理提高全面、充分可靠的科学依据。
企业内部环境监测是企业环境管理的耳目，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果。为防治污染提供科学依据。
[bookmark: _Toc518069206][bookmark: _Toc26713][bookmark: _Toc12488116]12.3.1环境监测机构
环境监测工作由公司环保部负责组织实施。安环部负责环境监测工作计划的制定、委托有资质的单位进行监测，监测结果的评估和处理。
[bookmark: _Toc518069207][bookmark: _Toc31008][bookmark: _Toc12488117]12.3.2监测计划
本项目的监测计划主要依据《排污单位自行监测技术指南 总则》 (HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ 986-2018)，同时结合本项目的实际情况制定，具体监测计划详见12.3-1。
[bookmark: _Toc12488118][bookmark: _Toc12251]12.3.3监测质量保证和质量控制
企业应根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。
由社会检测机构完成采样和分析的部分或全部工作的，企业无须将该部分工作纳入本单位的质量管理体系，但仍应对监测结果的整体质量负责。要实现企业与委托检测机构质控衔接，避免出现质控疏漏点。

表12.3-1本项目运营期环境监测计划表

	环境要素
	监测因子
	监测点位
	监测频次
	执行标准

	有组织
	颗粒物
	包装、干燥废气
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值

	无组织
废气
	颗粒物、SO2、NH3、H2S、臭气浓度
	拟建项目生产区域厂界上风向1个点位、下风向2个点位
	每年榨季监测1次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界限值

	环境空气
	NH3、H2S、臭气浓度
	拟建项目生产区域大气防护距离外侧1个点位
	每年榨季监测1次
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界限值

	地表水环境
	pH、BOD5、CODCr、SS、石油类、TP、NH3-N
	排污口下游5km断面
	榨季至少各监测1次
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准

	地下水
	pH、氨氮、耗氧量、挥发酚、硫酸盐、氯化物等
	拟建项目生产区域ZK1、ZK3、ZK5、ZK7监测井
	ZK1，ZK5每年监测1次，建议ZK7每季度监测一次
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	噪声
	等效连续A声级
	拟建项目生产区域厂界四周
	1次/季度，每次一天，分昼间、夜间
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准

	注：项目依托的锅炉和碱炉废气排口（DA003）已纳入在建制浆造纸厂的监测计划，本次评价不在制度该排口的监测计划。


建立自行监测质量保证与质量控制制度和管理体系，制定切实可行的质量管理手册。质量管理手册内容要包括质量管理目标、管理内容、组织架构、人员职责、组织管理的基本程序等。
企业应每年对自行监测开展情况进行内部评估，评估内容应涵盖监测全过程和整个质量管理体系。通过对自行监测实施状况、数据质量、管理部门和公众反馈状况、质量管理效果等方面的评估，识别自行监测存在的问题及可以采取的纠正措施。
[bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc12488119]12.3.4信息记录和报告
（1）信息报告
企业的自行监测（包括手工监测、自动监测等）数据通过环境保护主管部门自行监测数据平台上报，报告内容包括企业基本情况、污染源情况、污染治理情况、监测方案、委托监测机构情况、监测数据、生产和污染治理设施运行状况关键参数数据、自行监测年度报告等信息。
（2）应急报告
自行监测或监督性监测结果出现超标，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施。
（3）信息管理
做好监测原始资料数据的归档、分析、反馈、通报，并接受环境保护主管部门的监督、检查和指导。
[bookmark: _Toc533415774][bookmark: _Toc31650][bookmark: _Toc518069216][bookmark: _Toc12488120][bookmark: _Toc489094809][bookmark: _Toc25787][bookmark: _Toc21846]12.4环保竣工验收及管理要求
[bookmark: _Toc518069217][bookmark: _Toc577][bookmark: _Toc12488121]12.4.1环保竣工验收内容及要求
本项目的环保设施应与生产设施同时设计、同时施工、同时竣工投入使用。本项目工程环境保护设施“三同时”验收情况见下表。

表12.4-1 建设项目环保措施“三同时”竣工验收一览表
	序号
	项目
	处理对象
	治理措施
	处理效果

	1
	废气治理
	碱炉锅炉废气
	1#锅炉烟气采用1#SNCR脱硝系统（脱硝效率50%）+1#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）+1#脱硫塔（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）处理，碱回收炉烟气经3#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）处理后进入1#脱硫塔处理（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）；榨季增加使用另外1台65t/h锅炉（2#），2#锅炉烟气采用2#SNCR脱硝系统（脱硝效率50%）+2#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）+2#脱硫塔（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）处理，锅炉烟气中汞的综合处置效率为70%，以上废气合并后由1根100m（内径3m）烟囱集中排放。
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准、《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准

	
	
	包装、干燥废气
	振槽干燥机、振动分类筛、包装机、转运点等产尘点上方设置负压集尘罩（收集效率约为95%），废气收集后进入湿式除尘器处理，再由15m高排气筒达标排放，除尘效率90%。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值

	
	
	无组织排放废气
	（1） 甘蔗卸料无组织：加强管理，尽量降低卸料高度，减少原料甘蔗含沙量；
（2） 石灰消和机投料：车间封闭，采用密闭消和设备，喷水除尘；
（3） 硫熏无组织：项目选用喷射式自控式燃硫炉，车间封闭，密闭设备，加强管理；
（4） 滤泥间无组织：车间封闭，及时外运，减少存放时间；
（5）干燥和包装无组织：车间封闭，出入口设有垂帘，除人员出入外出入口保持关门状态。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界限值

	2
	废水治理
	设备冷却水
	设备冷却循环系统：包括1座L×B×H=7.8×7.4×2m=115m3的地上式循环冷却水池和1台逆流式冷却塔。
	不外排

	
	
	冷凝器冷却废水
	1#冷却循环系统主要用于处理冷凝器冷却废水，主要包括地上式循环冷却水池1座（L×B×H=34.2×21.3×2m=1456.92m3）和3台冷却塔。
	

	
	
	冷凝尾水
	2#冷却循环系统主要用于处理冷凝尾水，包括地上式高温冷却水池1座（L×B×H=11.8×6.5×2m=153.4m3）和2台冷却塔
	

	
	
	生产、生活污水
	依托在建制浆造纸厂1座规模为15000m³/d污水处理站处理，该处理站采用“中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺”。
	/

	
	
	初期雨水
	依托在建制浆造纸厂已经设计的2860m³初期雨水收集池进行收集，初期雨水收集进入纸浆厂废水处理站处理。
	/

	
	
	事故废水
	依托在建制浆造纸厂已经设计的5900m³事故水池
	/

	3
	噪声防治
	生产设备
	设置隔声间、采取消声、隔声、减震等措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)3类标准

	4
	固废
	滤泥
	设置1座30㎡的滤泥间，主要供车辆接装外运作为公司甘蔗地或现有1.2万亩果园基地作为肥料施用。
	/

	
	
	生活垃圾
	设置多个分散的生活垃圾收集点，委托环卫部门定期清运处置。
	/

	5
	地下水防治
	分区防渗、并保留防渗隐蔽工程的施工期影像资料，在拟建项目生产区域设置2个地下水监测井。

	6
	环境风险
	废蜜贮罐围堰尺寸：长84.9m×宽37m×高2.2m，容积约5500m³。

	
	
	制定突发环境事件应急预案并报环保管理部门备案。

	注：项目依托在建制浆造纸厂的废气、废水、固废、噪声环保设施均纳入在建工程的验收，本次制糖厂环评不在单独纳入验收。



[bookmark: _Toc9434][bookmark: _Toc518069218][bookmark: _Toc12488122]12.4.2项目环保竣工验收条件
（1）建设前期的环境保护审查、审批手续、技术资料与环境保护资料齐全。
（2）环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告表的要求建成或落实，环境保护设施经负荷试车检验合格，其防治污染的能力适应主体工程的需要。
（3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规章和检验评定标准。
（4）具有环保设施正常运行的条件，包括经培训合格的操作人员，健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原料、动力供应落实，符合交付使用的其他要求。
（5）污染物排放符合报告书提出的标准。
（6）环境影响报告书提出的环境影响防范措施已经落实。
[bookmark: _Toc32258][bookmark: _Toc27502][bookmark: _Toc13761][bookmark: _Toc12488123][bookmark: _Toc518069219][bookmark: _Toc533415775]12.5污染排放清单
本项目污染物排放清单见表12.5-1。
[bookmark: _Toc22627][bookmark: _Toc31675][bookmark: _Toc533415776][bookmark: _Toc518069220][bookmark: _Toc28528][bookmark: _Toc12488124]12.6企业环境信息公示
根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：
（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
（3）防治污染设施的建设和运行情况；
（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
[bookmark: _Toc402169287][bookmark: _Toc401304210]（5）突发环境事件应急预案。

表11.5-1 本项目污染物排放清单表
	项目
	污染源
	污染物
	治理措施
	排污口信息
	排放状况
	排放方式
	执行标准

	
	
	
	
	参数
	浓度
	速率
	排放量t/a
	
	浓度
	标准

	
	
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	
	
	mg/m3
	

	废气
	有组织排放
	锅炉和碱炉废气排口（DA003）
	颗粒物
	1#锅炉烟气采用1#SNCR脱硝系统（脱硝效率50%）+1#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）+1#脱硫塔（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）处理，碱回收炉烟气经3#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）处理后进入1#脱硫塔处理（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）；榨季增加使用另外1台65t/h锅炉（2#），2#锅炉烟气采用2#SNCR脱硝系统（脱硝效率50%）+2#四电场静电除尘器（除尘效率99.8%）+2#脱硫塔（除尘效率60%、脱硫效率92.5%）处理，锅炉烟气中汞的综合处置效率为70%，以上废气合并后由1根100m（内径3m）烟囱集中排放
	100m排气筒
	24.98
	8.2
	12.10
	连续
	50
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准

	
	
	
	SO2
	
	
	119.56
	39.24
	68.46
	
	300
	

	
	
	
	NO2
	
	
	134.28
	44.07
	43.23
	
	300
	

	
	
	
	氨气
	
	
	5.30
	1.74
	3.49
	
	75kg/h
	

	
	
	
	汞及其化合物
	
	
	0.0033
	0.00108
	0.0022
	
	0.05
	

	
	
	包装、干燥废气排口（DA010）
	颗粒物
	1套布袋除尘器
	15m排气筒
	4.17
	0.04
	0.16
	连续
	120
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级标准

	
	无组织排放
	甘蔗卸料
	颗粒物
	加强管理，尽量降低卸料高度，减少原料甘蔗含沙量
	面源
	/
	0.125
	0.5
	连续
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中的无组织排放标准

	
	
	石灰消和机投料
	颗粒物
	车间封闭，采用密闭消和设备，喷水除尘
	面源
	/
	/
	/
	
	1.0
	

	
	
	硫熏无组织
	SO2
	项目选用喷射式自控式燃硫炉，车间封闭，密闭设备，加强管理
	面源
	/
	0.0008
	3.34
	连续
	0.4
	

	
	
	滤泥间
	NH3
	车间封闭，及时外运，减少存放时间
	面源
	/
	/
	/
	连续
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）二级标准

	
	
	
	H2S
	
	
	/
	/
	/
	连续
	0.06
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	
	/
	/
	/
	连续
	20（无量纲）
	

	
	
	干燥和包装
	颗粒物
	车间封闭，出入口设有垂帘，除人员出入外出入口保持关门状态
	面源
	/
	/
	/
	连续
	12
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中的无组织排放标准

	废水
	生产废水、
生活废水
	排水量（m3/a）
	依托制浆造纸厂15000m³/d污水处理站进行处理，污水处理站采用“中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺”。处理后达标排入戛洒江
	依托制浆造纸厂污水处理站的排放口
	/
	237624.81
	连续
	/
	《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）表2、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544–2008）表2制浆和造纸联合生产企业标准的较严限值

	
	
	SS（t/a）
	
	
	/
	3.327
	
	30
	

	
	
	COD（t/a）
	
	
	/
	13.307
	
	90
	

	
	
	BOD5（t/a）
	
	
	/
	1.663
	
	20
	

	
	
	总磷（t/a）
	
	
	/
	0.048
	
	0.8
	

	
	
	氨氮（t/a）
	
	
	/
	0.594
	
	8
	

	
	
	TN（t/a）
	
	
	/
	0.832
	
	12
	

	噪声
	设备运行
	噪声
	选用低噪设备、隔声、合理布置、减振、设备置于室内等
	/
	昼间：65 dB(A)，夜间：55 dB(A)
	连续
	昼间：65 dB(A)夜间：55 dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

	
	
	
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	
	
	

	固体废物
	一般固废
	蔗渣
	送至制浆原料厂蔗渣堆场作制浆造纸原料
	/
	0
	间歇
	处置率100%

	
	
	滤泥
	外运作为公司甘蔗地或现有1.2万亩果园基地作为肥料施用
	/
	0
	
	处置率100%

	
	
	废糖蜜
	外售昆明骄宇焦糖有限公司作为生产的原料
	/
	0
	
	处置率100%

	
	
	石灰渣
	送厂外双脚树箐固废填埋场填埋处理
	/
	0
	
	处置率100%

	
	
	脱硫石膏
	全部外售作为水泥厂辅助生产原料
	/
	0
	
	处置率100%

	
	
	锅炉灰（除尘灰）
	全部外售作为水泥厂辅助生产原料
	/
	0
	
	处置率100%

	
	
	锅炉渣
	全部外售作为水泥厂辅助生产原料
	/
	0
	
	处置率100%

	
	生活固废
	生活垃圾
	统一收集后由当地环卫部门进行清理
	/
	0
	
	处置率100%

	
	危险固废
	废润滑油
	委托有资质的单位进行处置
	/
	0
	
	处置率100%




[bookmark: _Toc24912][bookmark: _Toc533547741][bookmark: _Toc23973][bookmark: _Toc23720]13、结论
[bookmark: _Toc7959176][bookmark: _Toc44322666][bookmark: _Toc7627663][bookmark: _Toc15459728][bookmark: _Toc36203647][bookmark: _Toc14684835][bookmark: _Toc33393671][bookmark: _Toc35001643][bookmark: _Toc5232260][bookmark: _Toc7627557][bookmark: _Toc533547742][bookmark: _Toc228199297]8.
[bookmark: _Toc32479][bookmark: _Toc630][bookmark: _Toc3832]13.1产业政策符合性
本项目属于国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）中的C1340制糖业。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于原糖加工生产，且本项目日处理甘蔗能力为6000吨，大于3000吨，不属于目录中“鼓励类”“限制类”“淘汰类”项目；对照《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》，本项目不属于该名录中的“鼓励类”项目。
综上所述，项目属于“允许类”加建设项目，本项目符合国家产业政策；项目已于2026年2月28日取得新平县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2602-530427-04-01-178256），项目建设符合地方产业政策要求。
[bookmark: _Toc4][bookmark: _Toc533547743][bookmark: _Toc32165][bookmark: _Toc6419][bookmark: _Toc228199298]13.2项目与规划相符性分析结论
项目位于新平产业园区戛洒片区，经分析，项目建设符合：《中国生物多样性保护战略与行动计划（2011-2030年）》、《地下水管理条例》、《长江经济带生态环境保护规划》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》、《云南省主体功能区规划》、《云南省生态功能区划》、《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》、《云南省生物多样性保护条例》、《云南省生态环境保护“十四五”规划》、《云南省土壤污染防治条例》、《云南省土壤污染防治工作方案》、《玉溪市“十四五”生态环境保护规划》、《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》、《新平彝族傣族自治县环境规划修编（2012年-2025年）》、《新平县戛洒镇镇区总体规划调整（2010-2030）》、《新平县土地利用规划》、《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021-2035）》、《云南新平产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》、《制糖工业污染防治技术政策》、《水污染防治行动计划》等相关规划、规范、法规等文件要求。
[bookmark: _Toc228199299][bookmark: _Toc14757][bookmark: _Toc8270][bookmark: _Toc533547744]13.3工程分析结论
项目位于新平产业园区戛洒片区白糯格地块，占地54.11亩，总图布置合理；通过对各产污环节及其污染物的产生、处理及排放情况的分析与核算，项目营运过程中的废气和废水可做到达标排放；污染治理措施的设置合理、可行。
[bookmark: _Toc533547745][bookmark: _Toc228199300][bookmark: _Toc191][bookmark: _Toc27615][bookmark: _Toc32156]13.4环境现状结论
（1）环境空气质量现状
项目位于新平产业园区戛洒片区白糯格地块，大气评价等级为一级，评价范围涉及了玉溪市新平县、普洱市镇沅县、楚雄州双柏县3个县级行政区；本次评价根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》、《2024年玉溪市生态环境状况公报》、《2024年楚雄州生态环境质量状况公报》，项目所在区域属于大气环境达标区。
同时收集了2025年新平县、镇沅县、双柏县大气环境自动监测站的监测数据，根据统计新平县、镇沅县、双柏县的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准中执行过渡阶段浓度限值。
根据补充监测结果，一类区监测点（云南新平哀牢山县级自然保护区、云南哀牢山国家级自然保护区）的PM10、PM2.5日均值，SO2、CO、NO2日均值及小时值，O3小时值及8小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）一级标准中执行过渡阶段浓度限值。
二类区监测点（项目区下风向200m处）环境空气中的TSP（日均浓度）、NOx（小时、日均浓度）均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值；NH3、H2S小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1中浓度限值；汞及其化合物无日均值质量标准、臭气浓度无质量标准，本次评价只列出其监测值，作为环境空气质量的参考值，不作评价。
（2）地表水环境质量现状
距离项目区最近的地表水为西南侧约680m的戛洒江（元江），地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，2024年项目下游戛洒江南薅断面（省控断面）水质2024年可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；项目所在区域为地表水环境质量达标区。
根据云南浩环保科技有限公司2025年8月4~6日对戛洒江的监测数据，戛洒江各监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
（3）地下水环境质量现状
根据云南浩环保科技有限公司2025年6月3日对项目区域地下水的监测数据，所监测指标pH、钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子、氯离子、硫酸根离子、色度、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铜、镉、铁、锰、铅、汞、砷、六价铬、细菌总数、总大肠菌群；监测结果显示，各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，项目所在区域地下水环境质量状况良好。
（4）声环境质量现状
根据云南浩环保科技有限公司2026年8月7日-8日对厂界及南侧（聚兴村）、西北侧（南恩村）的监测数据，结果显示，项目区厂界各监测点昼间和夜间监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求，南恩村和聚兴村昼间和夜间监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，说明项目所在地区域声环境质量良好。
（5）土壤监测结果
根据云南浩环保科技有限公司、江志科检测技术有限公司2026年8月3日对区域土壤监测数据，项目区所测土壤指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地标准筛选值；项目区外农作地土壤质量状况均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)中土壤污染风险筛选值，参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值。
[bookmark: _Toc533547746][bookmark: _Toc14061][bookmark: _Toc9990][bookmark: _Toc228199301][bookmark: _Toc29334]13.5环境影响预测及评价结论
[bookmark: _Toc29513]13.5.1施工期影响评价结论
本项目拟建厂区位于工业园区内，通过施工期环境影响分析，项目施工过程不可避免地对施工区域水环境、空气环境、声环境、生态环境和社会环境造成影响，通过采取环评及水保提出的污染防治措施，并加强管理，避免扰民，施工期对环境造成的影响是可以接受的。
[bookmark: _Toc533547747][bookmark: _Toc31660]13.5.2水环境影响评价结论
本制糖项目运营期废水产生的生产废水、生活污水依托在建制浆造纸厂的15000m³/d污水处理站进行处理，污水处理站采用“中和池+斜网+均衡池+冷却塔+初沉池+水解酸化池+曝气池+二沉池+Fenton反应池+三沉池相结合的污水处理工艺”，属于《制糖工业污染防治可行技术指南》（HJ2303-2018）中的可行技术，污水处理站的规模可满足本项目废水的处理要求，设计出水水质可满足《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）的制浆和造纸联合生产企标准规定最严标准；况且由于取消了取消酒精生产线、有机肥生产线等，依托的污水处理站的废水量及污染物较“排污口论证报告”有所减少，综上所述，本项目的建设对戛洒江的水质影响可接受。
[bookmark: _Toc1780][bookmark: _Toc533547748]13.5.3大气环境影响评价结论
[bookmark: _Toc29687]1）一类区、二类区新增污染源正常排放下污染物短期贡献浓度最大占标率均≤100%。
2）二类区新增污染源正常排放下污染物年均贡献浓度最大占标率均≤30%；一类区新增污染源正常排放下污染物年均贡献浓度最大占标率均≤10%。
3）项目所排放的污染物中，基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5在消减、叠加后满足相应环境空气质量标准要求；其他污染物TSP、氨、硫化氢、汞及其化合物消减、叠加后满足相应环境空气质量标准要求。综上所述，本评价认为拟建项目对大气环境的影响可以接受。
4）根据预测，非正常条件下，TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2在网格点的1小时浓均未出现超标，但在非正常条件下周边环境空气中的TSP、PM10、PM2.5浓度会升高；由于非正常工况出现的时间较短，对区域环境空气质量产生的影响只是暂时的，建设单位应采取措施，尽量避免该情况的发生。
5）厂界无组织颗粒物、SO2、氨气、硫化氢的1小时贡献浓度最大值满足厂界无组织浓度限值要求。
6）根据预测项目建成运营后，项目沿厂界（总厂界）外延700m作为大气环境防护距离；根据现场勘查，在划定的大气防护距离范围内分布有南恩村、聚兴村；目前新平县政府已出具南恩村和聚兴村搬迁实施方案，在以上搬迁完成后，项目设置的大气防护距离范围内无关心点分布。同时本次环评提出，严禁在项目大气环境防护距离范围内新建学校、居民点等保护目标，建设单位应加强环境管理，发现上述情况，应立即向相关部门报告说明情况。
7）报告书要求项目在投入运行后，在生产运行中必须确保各废气治理设施正常运转，确保按设计的除尘效率和收集效率运行，保证达标排放，杜绝非正常排放。
综上所述，本评价认为拟建项目对大气环境的影响可以接受。
13.5.4地下水环境影响评价结论
拟建项目为甘蔗制糖项目，在按环评的要求严格落实分区防渗措施后，正常状况下对地下水的环境影响小；非正常状况下，项目采取相应的地下水监控措施，按规范设置监测井，对水质进行定期监测，发现地下水水质出现异常时，加大采样频率，并根据实际情况增加检测项目，同时及时上报当地生态环境部门及其他相关部门，采取应急措施，查出原因以便及时补救，在采取以上措施后，非正常状况下，项目对地下水的影响可接受。
[bookmark: _Toc533547749][bookmark: _Toc19402]13.5.5声环境影响评价结论
（1）根据预测和分析，本项目噪声贡献值在叠加纸浆厂后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
（2）项目周边200m范围内现状分布有南恩村及聚兴村，虽然在榨季南恩村、聚兴村昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；但夜间噪声值相较现状值增加较多，会对周边的关心点产生一定影响。根据政府搬迁方案，南恩村及聚兴村均需要在项目投产前进行搬迁，搬迁后项目周边200m无声环境敏感目标，对周围声环境影响小。
[bookmark: _Toc533547750][bookmark: _Toc17773]13.5.6固体废物影响评价结论
项目产生的蔗渣通过蔗渣带送往浆厂的蔗渣堆场暂存，其中86730t/a作为制浆造纸厂原料使用，剩余的120684t/a外售；滤泥统一收集后外运作为公司甘蔗地或现有1.2万亩果园基地作为有机肥车间原料；废糖蜜收集暂存后定期全部外售昆明骄宇焦糖有限公司作为生产的原料或由玉溪湘溪食品有限公司收购；石灰渣收集后全部送至项目西侧的双脚树箐固体废物填埋场填埋处置；石灰渣收集后全部送至双脚树箐固体废物填埋场填埋处置；脱硫石膏、锅炉灰（除尘灰）、锅炉渣收集后，全部外售作为水泥厂辅助生产原料；废润滑油收集后委托有资质单位处置，生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运处置。
综上所述，本项目产生的生产、生活固体废物均可得到妥善处置和利用，处置率为100%，对环境影响较小，可避免二次污染的发生。
[bookmark: _Toc533547751][bookmark: _Toc15022][bookmark: _Toc31773][bookmark: _Toc31636][bookmark: _Toc228199302]13.6环境风险结论
（1）根据大气风险预测结果：①当燃硫炉SO2输送管道泄漏时，最不利气象条件情况下，SO2预测浓度达到毒性终点浓度-1的距离为80m、-2的最大影响范围均为1340m，此范围内分布有南恩村、聚兴村2个村庄，共计866人；②当硫磺库发生火灾，最不利气象条件情况下，SO2预测浓度达到毒性终点浓度-1、-2的最大影响范围均为30m，在此范围内无关心点分布；2022年9月30日新平县人民政府拟定了搬迁方案，根据政府搬迁方案，关心点南恩村、聚兴村在本项目投产前将进行搬迁，南恩村和聚兴村搬迁后，以上是事故源扩散影响区域2010m范围内无环境敏感目标等关心点，对环境影响可以接受。
（2）根据地表水风险预测结果：项目事故条件下（废糖蜜连续泄漏30min），废糖蜜进入戛洒江后，会导致排污口下游4050m范围内戛洒江水质中的CODcr、NH3-N超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求，同时随着时间的推移，水质中的污染物CODcr、NH3-N随水流向下游迁移、衰减，逐渐恢复至至达标；因此，建设单位应加强治理和环境管理，坚决杜绝废水事故排放，同时废糖蜜储罐设置围堰：长84.9m×宽37m×高2.2m，总容积约5500m³，以减少对周边地表水体的影响。
（3）根据地下水风险预测结果：在冷却水池发生泄漏的事故状况下，随着时间的增加，废水发生渗漏的量会逐渐增加，地下水环境受污染物影响的距离会越来越大。运行期加强维护和管理情况下，污废水、固废发生渗漏或泄漏的可能性较小，同时定期进行监测，发现问题及时解决，在采取上述措施后影响可控。
（4）对生产运行中事故隐患和后果的认识，是要求通过安全措施的配备和落实，最大可能地降低事故风险性，因此建设单位必须完全落实和完善事故预防措施，以及确定详尽的事故应急预案。
通过采取以上措施后，项目环境风险可控。
[bookmark: _Toc533547752][bookmark: _Toc365][bookmark: _Toc11234][bookmark: _Toc5341]13.8公众参与调查结论
建设单位按照《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，通过网络公示、报纸公示、公告张贴等多种形式征求了周围敏感点人群意见。
2026年3月2日，建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（环保部令〔2018〕第4号）的要求，在建设单位网站进行了第一次环境影响评价信息公示（https://www.xpne.net/?industry/21.html）；主要公示内容为：建设项目名称、建设内容等基本情况、现有工程及其环境保护情况、建设单位名称和联系方式；环境影响报告书编制单位；公众意见表的网络链接；提交公众意见表的方式和途径；公示期间均未收到相关意见。
环评单位在收集资料、现场踏勘的基础上，于2026年4月20完成环评咨询意见稿，建设单位于2026年4月21日～2026年6月7日（公示时间一共10个工作日）在建设单位网站（https://www.xpne.net/?industry/22.html）、玉溪日报（2026年4月24日、2026年4月27日）进行第二次信息公示；同时在项目所在地项目周边聚兴村、南恩村信息公示栏进行了粘贴公示，公开环境影响报告书征求意见稿全文网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径，广泛征求与该建设项目环境影响有关的意见。公示期间均未收到相关意见。
建设单位于2026年8月18日在建设单位网站（https://www.xpne.net/gongsi/67.html）进行报批前公示。公示期间均未收到相关意见。
[bookmark: _Toc16563][bookmark: _Toc28410][bookmark: _Toc533547753][bookmark: _Toc24537][bookmark: _Toc228199304][bookmark: _Toc24145][bookmark: _Toc9099][bookmark: _Toc3362][bookmark: _Toc533547754][bookmark: _Toc228199305]13.7总量控制结论
对照云南新平南恩糖纸有限责任公司现有排污许可证（证书编号为：915304277098181842001P），项目实施后全厂排放的纳入排污可总量管理的污染物指标，化学需氧量、氨氮、总磷、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均未超过现有排污许可证中核定的总量指标，无需新增总量。本次评价要求建设需按《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》（云政办规〔2025〕8号）以及主管部门要求通过交易方式或其他合法手续获得排污权。
13.9总结论
综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址符合相关规划和要求，根据环评报告书的预测分析，项目在运营期产生的污染物正常情况下均达标排放，污染物的排放对当地环境影响不大，不会改变区域环境质量功能类别，环境风险影响可接受，污染物排放做到了总量控制，并且公众支持该项目的建设。
建设单位在认真落实原有项目的整改措施及环评提出的各项污染防治措施及严格按“三同时”的原则设计和施工，持续贯彻落实“清洁生产”、“总量控制”，强化环境管理、确保环保设施正常稳定运转的条件下，项目所排放的污染物可达标，对周围环境影响可以接受。在采取有效风险防范措施和环保措施的前提下，从环评技术角度分析，项目的建设是可行的。
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   上部为黄色页岩，中下部为灰黑色、深灰色页�


岩，泥质结构，薄层状构造，属于较软质岩石，


易风化剥蚀，钻探岩芯呈短柱状或碎块状，裂隙


较发育，裂隙面见水锈痕迹，地下水活动迹象明


显，说明该孔透水性及富水性较好。
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属于弱透水层。
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   第四系冲洪积含砾粉质粘土层，为黄红色含砾�


粉质粘土，含少量风化角砾。呈层状或透镜状分


布，硬塑


-


坚硬状态，其透水性及富水性较弱。
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3、稳定水位：18.66m。
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   上部为黄色页岩，中下部为灰黑色、深灰色页

岩，泥质结构，薄层状构造，属于较软质岩石，

易风化剥蚀，钻探岩芯呈短柱状或碎块状，裂隙

较发育，裂隙面见水锈痕迹，地下水活动迹象明

显，说明该孔透水性及富水性较好。
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   第四系冲洪积含砾粉质粘土层，为黄红色含砾

粉质粘土，含少量风化角砾。呈层状或透镜状分

布，硬塑

-

坚硬状态，其透水性及富水性较弱。
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   灰色、黄灰色细砂岩，呈透镜状分布，孔底为�


页岩，岩石较完整，钻探岩芯呈短柱状或碎块状，


透水性及富水性较弱。
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   第四系耕土层，呈灰、褐黄、黄红等色，湿，�


可塑状态，结构疏松，含植物根茎，处于饱气带，


属于弱透水层。


   灰黑色、深灰色页岩，泥质结构，薄层状构�


造，属于较软质岩石，易风化剥蚀，裂隙率较低，


多呈闭合状，钻探岩芯呈短柱状或碎块状，透水


性及富水性较弱。


   第四系冲洪积卵石夹粉质粘土层，为灰黄色、�


褐黄色，中密实


-


密实


,


砾石岩性较复杂，主要为


砂岩、泥岩片麻岩、变粒岩等，呈次棱角状


-


圆形


状，粉质粘土充填，其透水性及富水性弱。
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3、稳定水位：26.58m。�
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   第四系冲洪积含砾粉质粘土，为黄红色，含�


少量风化角砾。呈层状或透镜状分布，硬塑


-


坚


硬状态。位于地表附近，透水性及富水性较弱。
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砂岩、泥岩片麻岩、变粒岩等，呈次棱角状-圆形

状，粉质粘土充填，其透水性及富水性弱。
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   灰黑色、深灰色页岩，泥质结构，薄层状构�


造，属于较软质岩石，易风化剥蚀，裂隙率较低，


多呈闭合状，钻探岩芯呈短柱状或碎块状，透水


性及富水性较弱。


   耕土层，呈灰、黄红等色，湿，可塑状态，�


含植物根茎，处于饱气带，属于弱透水层。


   第四系冲洪积含砾粉质粘土，为黄红色，含�


少量风化角砾。呈层状或透镜状分布，硬塑


-


坚


硬状态。位于地表附近，透水性及富水性较弱。


3、稳定水位：26.13m。�


   第四系冲洪积卵石夹粉质粘土层，为灰黄色、�


褐黄色，中密实


-


密实


,


砾石岩性较复杂，主要为


砂岩、泥岩片麻岩、变粒岩等，呈次棱角状


-


圆形


状，粉质粘土充填，其透水性及富水性弱。
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   灰黑色、深灰色页岩，泥质结构，薄层状构

造，属于较软质岩石，易风化剥蚀，裂隙率较低，

多呈闭合状，钻探岩芯呈短柱状或碎块状，透水

性及富水性较弱。

   耕土层，呈灰、黄红等色，湿，可塑状态，

含植物根茎，处于饱气带，属于弱透水层。

   第四系冲洪积含砾粉质粘土，为黄红色，含

少量风化角砾。呈层状或透镜状分布，硬塑

-

坚

硬状态。位于地表附近，透水性及富水性较弱。

3、稳定水位：26.13m。

   第四系冲洪积卵石夹粉质粘土层，为灰黄色、

褐黄色，中密实

-

密实,砾石岩性较复杂，主要为

砂岩、泥岩片麻岩、变粒岩等，呈次棱角状

-

圆形

状，粉质粘土充填，其透水性及富水性弱。
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