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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	峨山锦顺工贸有限公司20万吨/年铁矿石破碎加工集运项目

	项目代码
	2604-530426-04-01-200638

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	峨山县双江街道登云社区石花村（原八二〇地质队内）

	地理坐标
	建设地点中心坐标：（东经102°26′15.6″，北纬24°10′59.87″）

	国民经济行业类别
	B 0810铁矿采选
	建设项目行业类别
	六、黑色金属矿采选业 08，铁矿采选 081，单独的矿石破碎、集运

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	峨山县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	29

	环保投资占比（%）
	1.45
	施工工期
	7个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	4813.33m2

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不涉及专项评价设置原则中的内容，因此不设置专项评价，具体专项评价设置原则及判定情况详见表1-1。
表1-1  专项评价设置原则与本项目判定情况对照表

类别
设置原则
项目判定情况
是否涉及
大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

项目仅产颗粒物，无《有毒有害大气污染物名录》物质，虽 500m 内存在石花村，但破碎工序配套密闭集气+布袋除尘，堆场封闭大棚+喷淋降尘，无组织抑尘措施完善，颗粒物排放强度低，预测厂界及村庄贡献值远低于标准，不满足大气专项评价启动条件。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无工业废水产生和外排。

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目涉及的易燃易爆物质主要为废机油。项目风险物质废机油最大存储量为0.1t，未达到《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中油类物质（矿物油类；生物柴油等）的临界量2500t。危废暂存间设置防渗混凝土围堰，容积满足废机油泄漏收集，最大储存量 0.1t 远低于油类临界量，无重大危险源，无需风险专项评价。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目不涉及。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不涉及。

否

注：

废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。



	规划情况
	规划名称：《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）》
审批文件名称及文号：《玉溪市人民政府关于云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）的批复》（玉政复〔2023〕21号）。

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名称：《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》；

规划环评审查机关：玉溪市生态环境局；

审查文件名称及文号：《玉溪市生态环境局关于云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）规划环评》情况说明的函（玉市环函〔2023〕27号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）》规划符合性分析

根据《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）》云南红塔产业园区采用“两片十块，一带一环”的规划结构模式。

两片：红塔片区、研和片区整合红塔工业园区、研和工业园区，形成园区的发展片，做优先进装备制造、新材料新能源、钢铁及压延加工、现代物流、现代建材产业、生物制药。

十块：即卧牛山地块、青龙山地块、莲池地块、观音山地块、大营街地块、研和地块一、研和地块二、研和地块三、研和地块四、双小地块。十地块分散布置于城市周边，与城市发展相互辅助、相互促进。

一带：即昆曼产业聚集发展带。依托昆玉高速作为连接各个工业片区以及连接城市对外交通出入口的重要通道之一，形成高原特色农业、卷烟及配套、生物制药、装备制造、现代物流、新能源新材料等产业集聚，形成昆曼产业聚集发展带。

一环：即玉溪市绕城高速公路形成的交通环线，连接红塔片区、研和片区。绕城高速公路北至卧牛山和青龙山地块，西侧连接观音山、大营街地块，南至研和片区，环绕城市连接周边工业园区。交通环线将大幅提高工业园区与外部的流通效率，并减少工业运输对城市交通产生的影响，对工业园区建设和城市发展都起到积极的促进作用。

本项目位于红塔产业园区研和片区双小地块，双小地块重点发展金属冶炼加工制造，同时辅以铸造及装备制造、轻工生产等功能。项目与园区关系图详见附图6。

根据研和片区土地利用规划图，项目所在地为工业用地，符合用地规划，本项目属于单独的矿石破碎、集运，与园区发展规划不冲突，2026年4月30日取得了玉溪大化产业园区管理委员会的入园申请的批复，同意项目入园，详见附件9。根据附件要求“因云南峨山产业园区总体规划暂未编制完成，且项目为租用土地建设，同意临时入园，若后期不符合园区规划或产业政策调整，需自行搬迁拆除并恢复原貌。”项目后期需配合园区要求。项目为临时入园，若后续园区规划调整需搬迁，企业需落实：

①停产清空原料、成品；②全部生产设备拆除清运；③厂区硬化地面破除，土壤表层铁矿石粉尘清理；④完成场地恢复验收，搬迁环保责任落实到位，与园区要求衔接。

综上，项目选址符合园区总体规划。

2、与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》的符合性分析
表 1-2 与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》对入驻项目环保要求符合性分析

序号

规划环评对入驻项目环保要求

本建设项目情况

符合性

1
1、禁止不符合产业政策、不符合片区产业定位企业入驻。

2、在玉溪大河、石邑河水质达标前，研和片区禁止引入高废水产生的项目。

3、研和片区地块二位于岩溶含水层分布区，含水层天然防污性能弱，地下水环境较脆弱。禁止新增金属冶炼产能，慎重布局危险化学品仓储设施和污水处理设施等对地下水存在较大环境风险的设施。
1、本项目的建设项目行业类别属于“单独的矿石破碎、集运”，根据《产业结构调整指导目录》（2024年版）判定，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。

2、项目无生产废水产生和外排；项目办公区生活污水经化粪池处理后化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏。不外排。

3、项目区不属于金属冶炼和危险化学品仓储项目，不涉及地下水环境污染。
符合
2
1、新改扩建项目排放区域大气环境超标污染因子的，在区域环境质量不能稳定达标前，必须做到“增产不增污”，废气污染物排放必须实施“区域倍量削减替代”。

2、在区域水环境质量不能稳定达标前，排放受纳水体超标污染因子的新建、扩建项目，实行区域内现有污染源1.5-2倍的削减替代。
1、本项目所在区域属于大气环境质量达标区，无超标污染因子。

2、本项目区域水环境质量达标，且项目无废水外排，不涉及削减。
符合
3
1、岩溶发育区域，应严格分区防渗要求。区域设置地下水监测井定期监测，防止事故情况下污染区域地下水。

2、规划布局中注意与村庄规划发展区保持必要的环境防护距离。居民集中区不宜布置重大危险源。

3、制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。

4、工业企业应有完善的风险防范措施。

5、重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。
1、根据《云南红塔产业园区总体规划修（2021—2035年）环境影响报告书》，本项目不涉及岩溶发育区域，本次评价要求项目危废暂存间重点防渗，渗透系数≤10-10cm/s；生产厂房、化粪池、初期雨水收集池为一般防渗，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m措施，渗透系数≤10-7 cm/s；厂区地面硬化；

2、本项目与最近周边村庄距离为400m，且本项目不涉及重大危险源；

3、项目建成后，企业将及时编制突发环境事件应急预案。

4、项目建成后，将根据应急预案完善、落实风险防范措施。

5、本项目不属于重污染企业，各类污染物均能达标排放，可不设环境防护距离。
符合


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家法律法规和政策规定的，为允许类。项目于2026年4月15日取得了峨山县发展和改革局出具的《云南省固定资产项目备案证》，项目代码为：2604-530426-04-01-200638。
2、三区三线和生态环境分区管控单元符合性分析

（1）、三区三线
（一）生态保护红线符合性

1、管控要求：生态保护红线是保障区域生态安全底线，红线内禁止任何工业开发、矿石加工、堆场类建设项目；仅国家重大线性基础设施可按国务院审批程序有限准入，一般工矿、货场项目严禁占用、穿越生态保护红线、一般生态空间内自然保护地、公益林、重要湿地等敏感区域。

2、项目判定：根据峨山县自然资源局出具“三区三线”查询成果，本项目选址不涉及生态保护红线范围，项目占地范围内无自然保护区、风景名胜、饮用水水源一级/二级保护区、重要湿地、天然公益林、基本草原等一般生态空间敏感地块；项目用地为原有厂区建设用地，无山体开挖、植被大面积破坏施工行为，不会扰动区域核心生态功能。

3、符合性结论：符合生态保护红线管控要求。

（二）永久基本农田控制线符合性

1、管控要求：永久基本农田实行特殊保护，任何工业、仓储、矿石加工项目不得占用、避让，严禁以租代建、变相占用耕地及永久基本农田。

2、项目判定：根据“三区三线“查询结果，本项目不涉及基本农田。

3、符合性结论：符合永久基本农田管控规定。

（三）城镇开发边界符合性

1、管控要求：峨山县城镇开发边界划定县城中心城区、产业集中发展区块，工业、仓储类项目原则布局在城镇开发边界内产业园区集中地块，边界外严控工矿散乱布局。

2、项目判定：项目选址位于峨山县双江街道登云社区石花村（原八二〇地质队内），全部坐落于峨山县城镇开发边界范围内，地块规划用地性质为工业用地，纳入峨山县产业园区重点管控单元；已取得园区临时入园证明，属于规划允许工业开发区域，不属于城镇开发边界外零散工矿项目。

3、符合性结论：符合城镇开发边界布局管控要求。

综上，根据2026年5月20日，峨山县自然资源局出具的《峨山县“三区三线”数据查询结果》可知，本项目选址未涉及生态红线和基本农田。项目全部位于峨山县城镇开发边界范围内。符合“三区三线”相关要求。详见附件5。
（2）、生态环境分区管控单元符合性分析

2024年6月7日《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023 年）》的通知（玉市环〔2024〕40号）。

玉溪市生态环境分区管控动态更新后，全市环境管控单元数量由原有的82个调整至83个。优先保护单元：个数不变；面积占比由49.90%调整为49.68%，较原有减少0.22%。重点管控单元：增加1个；面积占比由14.28%调整为9.57%，较原有减少4.71%。一般管控单元：个数不变；面积占比由35.82%调整为40.75%，较原有增加4.93%。
本项目位于峨山县双江街道登云社区石花村（原八二 0 地质队内），根据《峨山锦顺工贸有限公司20万吨/年铁矿石破碎加工集运项目，项目涉及生态环境管控单元与环境管控详情》（详见附件6），可知，项目位于峨山县生态环境分区管控峨山县产业园区重点管控单元（管控单元编码：ZH53042620005）。

项目与“玉溪市生态环境分区管控总体要求”、“生态环境准入清单”符合性分析详见下表：

表1-3  与“玉溪市生态环境分区管控总体要求”相符合性分析

管控领域

管控要求
符合性分析

符合性

空间布局约束

1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。

2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。

3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。

5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

1、根据产业政策符合性分析可知，项目建设符合国家现行的产业政策。

2、本项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花村（原八二 0 地质队内），位于峨山县产业园区重点管控单元，不在河湖水域岸线，也不属于重污染企业。

3、项目为矿石破碎和转运，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目；不属于列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业；不属于“两高”项目。

4、项目位置，不属于三湖流域。

5、根据《云南省人民政府关于印发云南省碳达峰实施方案的通知》，主要推动钢铁、建材、有色金属、化工、交通、能源、建筑等领域绿色低碳技术应用和设计，本项目不属于以上领域，暂无碳达峰碳中和相关要求。

符                   合

污染物排放管控

1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。

2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。

3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。

4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超管控领域管控要求低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。

5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。

6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。

7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。

8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。

1、项目为铁矿石加工转运项目，不属于重点行业企业。

2、本项目不在“三湖”及“两江”流域。

3、本项目不在饮用水水源地范围内。

4、项目营运期破碎、筛分产生的粉尘经布袋除尘器处理达标后，经15m高排气筒排放。项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源。项目施工期及营运期物料运输采用清洁油品，施工期施工工地采取扬尘治理，有效减少粉尘污染。本项目不涉及餐饮业、恶臭异味，不使用秸秆。不属于有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业。

5、项目营运期破碎、筛分产生的粉尘经布袋除尘器处理达标后，经15m高排气筒排放；无生产废水产生。

6、项目用地性质为工业用地，不涉及农用地。不属于列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块。

7、建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，本项目产生的固废清运处置率100%，不涉及重金属污染物。

符合

环境风险防控
1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。

2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。

本项目危险废物仅有少量机修废机油，不涉及重金属、医疗废物。项目产生的废机油暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处置。

符合

资源开发利用效率
降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。

实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。

坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。

全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。

高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。

实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。

本项目运营会消耗一定量电能、水资源，水、电消耗量较区域总量来说，占比很小；不占用耕地；不使用高污染燃料；不涉及高效节水灌溉工程。

符合

表1-4  与峨山县产业园区重点管控单元准入要求符合性分析

控制单元

管控要求

符合性分析

符合性

峨山县产业园区重点管控单元（ZH53042620005）
空间布局约束

1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区。新建“两高”项目依据区域环境质量改善目标，必须严格落实产能减量置换，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建、扩建（转型升级）的“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
2.绿色钢城片区钢铁产业组团仅布设钢铁产业及其下游产业链，取消矿石采选、有色金属冶炼企业。钢铁企业必须严格执行产能置换，大力推进非高炉炼铁技术示范，提升废钢资源回收利用水平，推行全废钢电炉工艺。大力推广高温高压干熄焦、干法除尘、煤气余热余压回收利用、烧结烟气脱硫等循环经济和节能减排新技术新工艺，提高“三废”的综合治理和利用水平。
3.绿色钢城片区现有食品企业应及时进行搬迁退出，不得引进水污染物排放量大的企业；居民集中区周边禁止布局重污染企业，下风向化念镇居住人口较多，村庄逐步搬迁，并与居民预留足够的卫生防护距离。
4.研和片区双小地块限制养殖屠宰等恶臭废气产生量大的企业布局，禁止布局危险废物集中处置项目和大气重污染产业，在猊江水质不能稳定达标前，不得引进排水量大的水污染型企业。

根据产业政策符合性分析可知，项目建设符合国家现行的产业政策。项目营运期破碎、筛分产生的粉尘经布袋除尘器处理达标后，经15m高排气筒排放；无组织颗粒物通过厂区降尘措施处理后达标排放；项目无生产废水产生和排放，项目办公区生活污水经化粪池处理后化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏，不外排。

符合

污染物排放管控

1.入驻企业采用低（无）VOCS含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代，全面加强无组织排放控制，新建治污设施或对现有治污设施实施改造，有效降低VOCS的排放量。

2.土壤重点监管企业，要求开展土壤环境场地调查工作，并加强对相关企业监管。

3.绿色钢城片区入园企业运行产生的生产废水经企业自建污水处理设施处理达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923—2005）后，首先进行企业内部循环使用，剩余部分进入市政污水管网，经园区配套污水处理厂处理达标后进入园区中水循环系统在园区内部循环使用，剩余部分外排至片区周边地表水体。工业用地与居住用地的交界处设置20～30米宽的绿化隔离带。

4.研和片区污水处理厂未建成投建前，规划区企业废水自行处置后回用，不外排；污水处理厂投入运行后，猊江水质不能稳定达标前，企业外排废水须实施“区域倍量削减替代”。加快推进园区煤炭能源替代，鼓励企业采用清洁能源，减少煤烟型污染，同时加强废气收集处理措施，避免重污染企业过度集中造成区域大气环境恶化和超标。

5.开展淘汰关闭企业迹地清理，妥善解决遗留环境问题。督促现有企业履行环保责任，落实各项污染防治措施。

项目不排放VOCS。项目用水主要为厂区洒水降尘用水且全部蒸发，无生产废水产生及排放。

项目办公区生活污水主要是清洁、盥洗等污水经化粪池处理后化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏，不外排。项目主要能源为电能，属于清洁能源。

符合

环境风险防控

1.居民分布密集区和学校周边区域不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。

2.工业企业应有完善的风险防范措施，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。

3.重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。及时完成重污染企业周边环境防护距离内居民的搬迁工作。

4.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。

本项目不涉及重大危险源；项目建成后，企业将及时编制突发环境应急预案，并完善、落实风险防范措施。本项目不属于重污染企业，各类污染物均能达标排放。
符合

资源开发效率要求

1.研和片区双小地块生活污水及工业污水集中处理率达到90%以上，再生水利用率达到30%，工业用水重复率不低于80%。

2.绿色钢城片区工业用水循环利用率不低于75%，中水回用率达到30%。

项目生产无废水产生和排放，项目办公区生活污水经化粪池处理后化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏，不外排。

符合

3、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）符合性分析

推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目与长江经济带负面清单的符合性分析详见下表：

表1-5  与长江经济带发展负面清单指南相关规定要求对照表

规定保护要求

本项目情况

符合性

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

项目不属于码头项目，不涉及。

符合

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区的岸线、河段范围。

符合

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
本项目不在饮用水水源地保护区。
符合

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
本项目所在区域不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围。
符合

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。
符合

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
本项目不在长江干支流范围内。
符合

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
本项目不在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区。
符合

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内、长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。
符合

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
本项目为铁矿石加工转运项目，不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
符合

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目为铁矿石加工转运项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。项目不属于高耗能项目。
符合

综上所述，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》要求。
4、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析

项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花村（原八二 0 地质队内），不在《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行），2022年版》禁止建设的负面清单内，符合性分析详见下表。

表1-6  与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》符合性分析
序号

文件相关内容

项目情况

符合性

1
禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
本项目为铁矿石加工转运项目，不属于码头项目及过长江通道项目。
符合
2
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。责任单位：省林草局等。
项目不涉及自然保护区。
符合
3
禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。责任单位：省林草局等。
项目不涉及风景名胜区。
符合
4
禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。责任单位：省生态环境厅等。
项目不涉及饮用水水源保护区。
符合
5
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。责任单位：省农业农村厅、省林草局等。
项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段，不涉及国家湿地公园的岸线和河段
符合
6
禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。责任单位：省水利厅等。
项目不在长江流域河湖岸线及岸线保护区，不在重要江河湖泊水功能区，不涉及金沙江岸线及干流、九大高原湖泊保护区、保留区。
符合
7
禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。责任单位：省发展改革委、省生态环境厅等。
项目不在金沙江干流、长江一级支流区域。
符合
8
禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。责任单位：省农业农村厅、省水利厅等。
项目为铁矿石加工转运项目，不存在生产性捕捞。
符合
9
禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。责任单位：省工业和信息化厅、省水利厅等。
项目为铁矿石加工转运项目，不属于化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库
符合
10
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。责任单位：省发展改革委、省工业和信息化厅等。
项目为铁矿石加工转运项目，不涉及禁止的高污染项目。
符合
11
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。责任单位：省工业和信息化厅、省发展改革委等。
项目为铁矿石加工转运项目，不属于石化、现代煤化工、危险化学品生产。
符合
12
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。责任单位：省工业和信息化厅、省发展改革委等。
本项目符合国家产业政策。不属于落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。
符合
综上所述，本项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行），2022年版》要求。

5、与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》云政发〔2024〕14号相符性分析

根据《云南省空气质量持续改善行动实施方案》云政发〔2024〕14号，与本项目符合文件中相关要求，具体分析内容如下表。

表1-7  与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析表

文件相关内容
项目情况
符合性
（一）在优化产业结构方面，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马，推动落后产能退出，推动传统产业升级改造，优化含VOCS原辅材料和产品结构，推动绿色环保产业健康发展。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。

项目不属于钢铁冶炼、煤化工等两高一低产能；无落后工艺设备，采用密闭破碎+ 布袋除尘现代化环保设施；项目原辅材料、生产过程不含VOCS物料，不涉及炼钢产能指标相关要求。

符合

（二）在优化能源结构方面，大力发展新能源和清洁能源，严格合理控制煤炭消费增长，开展燃煤锅炉关停整合，推动工业炉窑清洁能源替代。到2025年，非化石能源消费比重较2020年提高4个百分点以上，电能占终端能源消费比重达30%以上；PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。

项目生产设备全部采用电能驱动，无燃煤/燃油锅炉、无工业炉窑，不消耗煤炭；依托市政清洁能源供电，不新增煤炭消费量，完全落实燃煤设施关停、清洁能源替代相关要求。

符合

（三）在优化交通结构方面，优化货物运输结构，加快机动车清洁化进程，加大非道路移动源治理力度，全面保障成品油质量。到2025年，铁路、水路货运量比2020年分别增长10%和40%；新建及迁建大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业和储煤基地，原则上接入铁路专用线或管道；力争实现高速公路服务区快充站基本覆盖；基本消除非道路移动机械、船舶“冒黑烟”现象，基本淘汰第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械；年旅客吞吐量500万人次以上的机场，桥电使用率达到95%以上。

1、项目厂区场内转运优先采用合规达标电动机械，淘汰老旧高排放非道路移动机械，杜绝“冒黑烟”；

2、厂外运输车辆采用加盖货运车辆，使用合规成品油/新能源车辆，严禁超标车辆进场；

3、项目不涉及机场、船舶相关管控要求。

符合

（四）在提升面源污染治理精细化水平方面，持续推动扬尘污染治理管控，加强矿山生态环境综合整治，加大秸秆综合利用和焚烧管控力度。到2025年，城镇装配式建筑和采用装配式技术体系建筑占新开工建筑面积比重达30%；昆明市主城区道路机械化清扫率达90%左右，其他地级城市建成区达85%左右，县城达70%左右。全省秸秆综合利用率稳定在87%以上。

1. 项目核心落实扬尘深度管控：原料/成品堆场围挡彩钢瓦大棚、破碎筛分、皮带输送全封闭，转载点配套喷雾抑尘；

2.项目为矿产品加工配套，严格落实料场扬尘、堆场面源整治要求；

3. 不涉及建筑装配式、秸秆焚烧及综合利用相关内容。

符合

（五）在强化多污染物减排方面，加强VOCS全过程综合治理，推进重点行业污染深度治理，深入治理餐饮油烟和恶臭异味，推进大气氨污染防控。到2025年，全省80%以上的钢铁产能完成超低排放改造，力争50%以上钢铁的水泥熟料产能、合规焦化产能完成超低排放改造。

1. 项目生产无VOCS产生、无餐饮油烟、无氨排放、无恶臭污染物；

2.不属于钢铁、水泥、焦化超低排放强制行业。

符合

（六）在完善大气环境管理体系方面，加强城市空气质量管理，强化大气污染联防联控，完善重污染天气应对机制。到2025年，臭氧前体物氮氧化物和VOCS协同控制取得积极成效，全省臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。

1. 项目严格执行区域空气质量管控要求；

2. 项目不产生氮氧化物、VOCS，不新增臭氧前体物排放，有利于区域臭氧污染防控；

符合

（八）在健全法规政策体系方面，完善法规和标准体系，落实价格税费激励约束政策，积极发挥财政金融引导作用。有序推进大气污染防治地方立法工作；对符合超低排放条件的钢铁、水泥、焦化等企业落实税收优惠政策，按照国家部署将VOCs纳入环境保护税征收范围。

1. 项目严格遵守现行大气污染防治地方性法规、排放标准，依法依规履行环评、排污许可手续；

2. 项目无VOCS排放，不涉及VOCS环保税征收；

3.不属于钢铁、水泥、焦化行业，不涉及相关超低排放税收优惠政策，按通用环保政策执行。

符合

由上表可知，本项目的建设符合《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》中的相关规定。

6、与云南省大气污染防治行动实施方案相符性分析

本项目与《云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动实施方案的通知》（云政发〔2014〕9号）相符性分析，具体分析内容见下表：

表1-8  与云南省大气污染防治行动实施方案的符合性分析
云南省大气污染防治行动实施方案

本项目情况

符合性

（一）优化产业空间布局。按照云南省主体功能区规划要求，合理确定我省重点产业发展布局、结构和规模。科学制定并严格实施城乡规划，强化城市空间管制和绿地控制要求，规范各类产业园区和城市新城、新区设立和布局。
本项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花村（原八二〇地质队内），项目建设用地性质属于工业用地，符合产业布局。
符合
（二）严格节能环保准入。提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度，把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。未通过能评和环评审查的建设项目，有关部门不得审批、核准、备案。
本项目为铁矿石加工转运项目，选用的生产设备符合节能环保要求。本项目已取得项目投资备案证。
符合
（三）加快淘汰落后产能。综合运用经济、技术和行政手段，提前1年完成全省“十二五”工业行业淘汰落后产能任务，结合各地产业发展实际和环境空气质量状况，争取在2015年底前再淘汰一批落后产能。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》要求，重点针对钢铁、水泥等产能过剩行业制定“十三五”淘汰计划，确保国家下达的淘汰落后产能目标任务全面完成。
本项目不属于落后产能项目。
符合
（四）加快清洁能源替代利用。优化调整能源结构，加大清洁能源推广使用力度。在做好生态保护和移民安置的基础上，积极推进“三江”干流水电开发，统筹协调中小水电发展，规范有序发展风电。积极开发以生物柴油、生物质固体成型燃料为主的生物质能，稳妥推进太阳能发电，加快推进太阳能多元化利用。
本项目主要使用电能，不涉及清洁能源替代利用。
符合
（五）推进煤炭清洁利用。2014年底前，昆明、曲靖、玉溪3市中心城区高污染燃料禁燃区范围要逐步由城市建成区扩展到近郊；其他州、市要完成中心城区高污染燃料禁燃区划定工作。
本项目不涉及煤炭。
/
（六）全面整治燃煤小锅炉。2014年底前，完成州、市人民政府所在地城市建成区“烟尘控制区”创建及划定工作，摸清燃煤小锅炉底数，建立燃煤锅炉综合整治台账，编制燃煤小锅炉淘汰方案。到2017年底，基本淘汰州、市人民政府所在地城市建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。
本项目为铁矿石加工转运项目，不涉及燃煤锅炉。
/
（七）加强工业企业大气污染治理。加快火电、水泥、钢铁、化工、有色金属冶炼等重点行业脱硫、脱硝及除尘改造工程建设。到2015年，现役燃煤机组必须安装脱硫设施并按照规定封堵或取消烟气旁路，不能稳定达标排放的要进行提升改造或者淘汰；20万千瓦以上燃煤机组要实施脱硝改造；钢铁烧结机、球团设备要全面实施烟气脱硫改造；现役新型干法水泥窑推行低氮燃烧技术改造，熟料生产规模在1000吨/日以上的生产线推行烟气脱硝改造。
本项目不属于火电、水泥、钢铁、化工、有色金属冶炼等重点行业脱硫、脱硝及除尘改造工程建设范围。本项目破碎、筛分废气采用“集气罩收集+布袋除尘”治理，其余无组织粉尘通过洒水降尘装置定期洒水降尘等措施进行治理。
符合
（八）强化机动车污染防治。优化城市功能和布局规划，实施公交优先战略。推广智能交通管理，缓解城市交通拥堵。合理控制机动车保有量，积极推广新能源汽车和天然气汽车。各地新增和报废更新出租车、城乡公交车、城建公共服务车、城市物流配送车，要逐步采购天然气、双燃料等新能源汽车。
本项目运输车辆采用合规燃油。符合机动车污染防治要求。
/
（九）深化城市扬尘污染治理。2014年底前，各州、市人民政府要制定并完善工程建设工地扬尘管理办法，明确部门职责，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程中采取密闭措施，并按照指定路线运输，2017年底前基本安装卫星定位系统。县级以上城市要加大城市建成区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施。
本项目位于峨山县双江街道登云社区石花村（原八二 0 地质队内）项目施工期按照相关要求治理施工期扬尘。施工现场洒水降尘；项目场地租用，只需少量施工，对环境影响不大，同时项目施工现场道路已进行地面硬化。运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输。
符合
（十）妥善应对重污染天气。环境保护部门要加强与气象部门合作，建立重污染天气监测预警体系。2015年底前，完成省级、昆明市重污染天气监测预警系统建设。重污染天气应急响应实行政府主要领导负责制。要依据重污染天气预警等级，迅速启动应急预案，引导公众做好卫生防护。昆明、曲靖、玉溪3市以及其他环境空气质量不能稳定达到二级标准的城市，要组织编制重污染天气应急预案并纳入当地政府突发事件应急管理体系。
本项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花村（原八二 0 地质队内）；重污染天气积极响应政府《重污染天气应急预案》，配合做好遇到重污染天气，要求停产或者减产的政策要求。
符合

由上表可知，本项目的建设符合《云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动实施方案的通知》（云政发〔2014〕9号）的相关要求。

7、与《云南省大气污染防治条例》符合性分析

本项目与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析见下表。

表1-9  与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析

相关规定

本项目情况

符合性

第九条按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。
本项目建成后根据相关要求办理排污许可证。
符合
第十四条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定设置大气污染物排放口。根据国家规定开展自行监测的排污单位应当对监测数据的真实性、准确性负责，自行监测的原始记录保存期限不得少于3年。
本项目按《排污单位自行监测技术指南总则》要求设置大气污染物排放口，并根据监测要求进行监测，监测的原始记录保存期限不少于3年。
符合
第二十一条钢铁、有色金属、建材、石油、炼焦、化工、铁合金、火电等工业企业以及燃煤锅炉使用单位应当按照规定配套建设、使用和维护除尘、脱硫、脱硝等装置。
本项目为铁矿石加工转运项目，破碎、筛分过程产生的粉尘采取“集气罩收集+布袋除尘”措施处理，处理后通过1根15m高排气筒排放，逸散粉尘、扬尘、集气罩未收集粉尘通过洒水降尘，厂房阻隔后无组织排放。
符合
第三十二条运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线和时间行驶。
本项目运输车辆运输物料过程中进行遮盖密闭，并划定好运输路线，在物料装卸过程中进行喷雾降尘。
符合
由上表可知，项目的建设符合《云南省大气污染防治条例》的相关要求。

8、与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析

表1-10  与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析

相关要求

本项目情况

符合性

1.坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目为铁矿石加工转运项目，项目工艺为简单的破碎、筛分处理工艺，不涉及化学反应，污染物主要为颗粒物，不属于高耗能、高污染项目。项目于2026年4月15日取得了峨山县发展和改革局出具的《云南省固定资产项目备案证》，项目为新建，不涉及产能置换。

符合

2.深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。

项目生产厂房均设置围挡加顶棚，项目破碎、筛分过程产生的粉尘采取“集气罩收集+布袋除尘”措施处理，处理后通过1根15m高排气筒排放，逸散粉尘、扬尘、集气罩未捕集粉尘通过洒水降尘、厂房阻隔后无组织排放。

符合

9、与《云南省生态功能区划》符合性分析

本项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花村（原八二 0 地质队内）；所在地生态区属于Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区中的Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区，生态特征以湖盆和丘状高原地貌为主。杞麓湖高原湖泊分布在本区内，大部分地区的年降雨量在900-1000毫米，现存植被以云南松林为主。土壤以红壤、紫色土和水稻土为主。主要生态环境问题为农业面源污染、环境污染、水资源和土地资源短缺，生态环境敏感性为高原湖盆和城乡交错带的生态脆弱性，主要生态系统服务功能为昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全，保护措施与发展方向为调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域区的面源污染。

本项目用地类型为工业用地，运营期废水不外排，不涉及高原湖泊污染问题，因此项目建设符合《云南省生态功能区划》。

10、与《峨山县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

根据《峨山县国土空间总体规划（2021-2035年）》，基于峨山县自然地理格局、人口经济分布和城镇化阶段等特征，严格落实生态环境保护要求，积极参与滇中城市群建设，对接玉溪市空间格局建设，统筹协调生态、农业、城镇三大空间，构建“两区三廊三片，两心两带多廊”的总体格局：

两区：玉溪玉白顶省级自然保护区、峨山高鲁山省级森林自然公园。

三廊：绿汁江生态廊道、小河底生态廊道、曲江生态廊道。

三片：西部山地生态农业发展片区、北部高原综合农业发展片区、南部高效农业示范片区。

两心：县城发展核心区、云南绿色钢城（化念）核心区。

两带：绿色矿冶集聚和资源型经济转型发展带、红河谷—绿汁江热区产业经济带。

多廊：玉磨铁路、高速公路沿线特色产业经济走廊。

双江街道和小街街道为中心城区，是峨山县政治、经济和文化中心，为县域发展的引领示范区，城镇职能定位为综合型。

本项目建设场地为租赁，场地位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花村（原八二 0 地质队内），用地性质为工业用地，本项目属于铁矿石加工转运项目，与中心城区发展规划不冲突，符合《峨山县国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。
13、选址合理性分析

项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花村（原八二 0 地质队内），本项目厂区用地为租赁、用地性质为工业用地，项目厂区已建有办公区、生产区厂房及喷雾降尘设施、危废暂存间以及初期雨水收集池等主体工程，项目依托原生产区和办公区，新建本项目危废暂存间、以及本项目原料加工设备等。项目位于工业园区内，周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区。项目南侧为峨山自来水厂（项目厂界至自来水厂水池距离为 52.4 米）处于项目侧风向，峨山自来水厂地程高度为 1660m 高于项目区地程高度 1640m。项目全厂分区防渗，无生产废水产生和外排，初期雨水全部收集沉淀回用，无雨水冲刷矿石渗滤地下水流入自来水取水区域风险；粉尘：破碎密闭+布袋除尘，堆场封闭大棚，厂区常年喷淋，且厂房地面硬化处理，粉尘沉降量低，不会随大气沉降污染取水水源；风险：厂区不储存化工、重金属物料，无泄漏污染自来水厂水环境风险。项目建设及运营过程中采取相应措施后，污染物达标排放，对项目周围敏感点的影响在可接受范围之内。

根据峨山县自然资源局出具的《峨山县“三区三线”数据查询结果》项目压覆查询情况说明可知，项目用地不涉及生态保护红线，项目周围200m范围没有需要特殊保护的文物、风景游览区、名胜古迹和文化自然遗产，不占用自然保护区、生活饮用水源保护区、风景名胜区、基本农田保护区、生态功能保护区和其他需要特别保护的范围。项目于2026年4月30日取得玉溪大化产业园区管理委员会的入园申请批复，同意项目入园（详见附件9）。项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。因此，项目的选址是合理的。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1项目基本情况

峨山锦顺工贸有限公司于2026年4月15日取得了峨山县发展和改革局《云南省固定资产投资项目备案证》，公司拟投资2000万元，在峨山县双江街道登云社区石花村（原八二 0 地质队内）建设20万吨/年铁矿石破碎加工集运项目，项目场地租用原“云南乾旺矿业有限公司年处理6万吨钢渣生产线建设项目”场地，现场踏勘时原生产设施设备全部搬离。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，建设项目应执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，六、黑色金属矿采选业 08，铁矿采选 081，单独的矿石破碎、集运；应编制环境影响报告表，本项目因对外购铁矿石进行破碎筛分加工，因此，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，我司承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，环评公司组成环评项目组，对项目场地及周边环境进行了现状调查、实地踏勘和调研工作，对项目进行资料收集，依据有关规定和要求，编制《峨山锦顺工贸有限公司20万吨/年铁矿石破碎加工集运项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

2.2建设项目概况

2.2.1建设项目基本情况

（1）项目名称：峨山锦顺工贸有限公司20万吨/年铁矿石破碎加工集运项目；

（2）建设单位：峨山锦顺工贸有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：云南省玉溪市峨山彝族自治县双江街道登云社区石花村（原八二 0 地质队内），中心坐标为东经102°26′15.6″，北纬24°10′59.87″，项目地理位置见（附图1）；

（5）占地面积：4813.33m2；
（6）建设规模：年堆存转运成品铁矿20万吨；

（7）项目投资：本项目估算总投资2000万元，估算环保投资29万元。

2.2.2项目建设内容及规模
项目总占地面积4813.33m2。本项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程，其中主体工程包括原料堆场、原料加工车间、配矿堆场、成品料场；辅助工程包括办公区；同时建设供电、供排水、消防、等公用工程以及配套的环保工程，项目建成后形成年加工转运铁矿20万吨的生产规模。建设项目工程情况一览表见表2-1，项目主要生产设施（设备）见表2-2，项目主要环保投资一览表见表2-3。

表2-1 项目工程组成一览表

建筑名称

建设内容

备注

主体工程

生产厂房

依托原项目1座1层彩钢结构厂房，总建筑面积为3000m2。其中包括原料加工车间，占地面积600m2，位于厂区北侧，加顶棚的钢结构彩钢瓦生产车间，主要进行矿石破碎、筛分，设有颚式破碎机、反击式破碎机、双层振动筛和运输皮带、集气罩，布袋除尘器等设施。

原料堆场，占地面积400m2，位于生产厂房内东侧，用于原料堆放，采取厂房彩钢围挡、喷淋降尘的方式。
配矿堆场，占地面积500m2，位于生产厂房内西侧，用于破碎筛分后的原料堆放，以及外购的成品矿堆放并配矿，采取厂房围挡、喷淋降尘的方式。

成品堆场，占地面积1500m2，位于生产厂房内北侧，用于配矿机合格成品堆放。
依托原有生产厂房彩钢棚
依托工程

主体工程
生产厂房
建设1座1层彩钢结构全封闭厂房，总建筑面积为3000m2，位于项目地块南侧，厂房场地硬化防渗；其中生产库房面积为2005m2，位于厂房南侧，生产加工设备均设置在生产库房内；原料库房面积475m2，位于厂房东南侧，用于原料的堆存；成品库房面积475m2，位于厂房西北侧，用于成品的堆存
依托原办公区生产厂房
辅助工程
办公库房
移动板房结构，位于项目地块东面，建筑面积30m2
公用工程
卫生间
卫生间位于项目地块南面，为1层彩钢结构，建筑面积10m2
给水
由峨山恒丰钢铁有限公司已有的自来水管网接入
供电
由峨山恒丰钢铁有限公司接入
环保工程

废水

3m3化粪池1个、50m3初期雨水池1个
废气
厂房内喷雾降尘管线设施
辅助工程
办公生活区
项目依托原项目办公区及移动板房结构，位于项目地块东面，建筑面积30m2，1层彩钢结构卫生间及化粪池（3m3），建筑面积10m2。
依托+新建

公用工程

供电

由云南电网有限责任公司玉溪峨山供电局双江供电所提供电力
依托+新建
给水

石花村用水接入

排水

项目运营过程中无生产废水产生；员工不在厂区食宿，厂内办公区生活废水进入化粪池处理，化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏。
环保工程

废水治理

生活污水处理

项目办公区生活污水经过依托化粪池（1个，3m3），化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏。
初期雨水处理

项目区采用雨污分流制，项目通过大棚雨水管网收集雨水后汇入原项目已建厂区初期雨水收集池（50m3），收集沉淀后用作厂区洒水降尘，不外排。
依托
废气治理

有组织

原料破碎筛分

铁矿石破碎、筛分时，在一级颚式破碎机、二级反击式破碎机、双层振动筛设备上方分别设置1套集气罩经管道收集后进入同一套布袋除尘器处理，通过同一根15m高排气筒排放（排放口编号为DA001）。

新建
无组织

原料堆场及装卸扬尘

项目生产厂房全部地面硬化处理，项目生产均在厂房大棚内进行，厂房顶棚和四周设置喷雾降尘设施、厂区外设置雾炮机降尘，项目依托原厂房喷雾降尘设施，洒水降尘设施，定期洒水降尘。

依托+新建
运输粉尘

运输车辆加盖篷布及时清扫、运输道路定期洒水降尘。

新建
噪声治理

设备基础减震、车辆减速慢行，厂内设置限速禁鸣标牌

新建
固废处置

生活垃圾收集桶：若干，分散设置于生产厂房和办公区。生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处理。

新建
危险废物暂存间，占地面积10m2，废油及油桶收集分区暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

新建
地下水土壤防治措施

危险废物暂存间作为重点防渗区，生产厂房、化粪池作为一般防渗区，其他区域为简单防渗。其中重点防渗区：危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行防渗，贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

一般防渗区：包含生产厂房、化粪池等区域。防渗层防渗性能应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗水平。

简单防渗区：采取一般地面硬化。

依托+新建
表2-2  主要生产设施（设备）一览表

序号

设备名称

型号

数量

备注

1

洒水车

/

1辆

/
2
颚式破碎机

40*60型
1台
/

3

反击式破碎机

120kW
1台

/
4

装载机
临工955、龙工856
3台
/
5

输送带
8m*80cm

4
/
6
振动给料机
/

1
/
7
配矿机

90kW

1
/
8
振动筛

4.8m*1.5m

1
/
表2-3  项目主要环保投资一览表

项目
措施（设施）内容

金额（万元）

施工期
废气治理
加强洒水降尘、运输材料遮盖、堆料场遮盖和拦挡等措施
1
废水治理
施工废水经临时沉淀桶沉淀后回用于洒水降尘，一个1m3沉淀桶，不外排。
1
施工现场不设置施工营地，依托周围村庄及村庄现有设施。施工期生活污水主要为洗手等清洗废水，施工期产生的施工人员生活污水经沉淀桶处理后，回用于施工场地道路浇洒，不外排。
噪声治理
固定强噪声源的密闭；厂区进出口设置限速、禁鸣提示牌。

0.5
固废治理
生活垃圾和施工垃圾交由环卫部门处理。
0.5
小计
3
运营期
废气治理
项目生产均在厂房内，项目原料破碎、筛分区粉尘采用集气罩收集，经1套布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒达标排放（DA001排气筒），输送皮带密闭。

生产厂房均设置喷雾降尘设备进行洒水降尘；厂区设置雾炮机。
运输车辆加盖篷布及时清扫、定期洒水降尘；厂区外设有洒水车定期洒水抑尘。
15
废水治理
办公区化粪池（1个，3m3），化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏
0.2
雨污分流，已建初期雨水收集池（50m3），新建厂房大棚雨水收集水槽管线、雨污分流沟等。
2
噪声治理
破碎筛分机、运输车辆等设备基座减震，车辆减速慢行，厂内设置限速禁鸣标牌。
0.3
固废处置
生活垃圾由当地环卫部门定期清运处置。
0.5
新建危废暂存间（10m2）。废机油、含油手套等暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。
1.5
初期雨水收集池中的沉渣，定期清掏，与产品一起外售。

布袋除尘器除尘灰，定期收集后与产品一起外售。
0.5
地面硬化
项目办公区及其租用生产厂房部分区域硬化，场地硬化能有效减少地面扬尘。场地硬化可以有效阻挡地表水流进入下层土壤，防止土壤受到污染。

6
小计

26
合计

29
本项目估算总投资为2000万元，其中估算环保投资29万元，估算环保投资占估算总投资的1.45%。

2.2.4项目原辅材料及成品

表2-4  项目主要原辅材料使用及储存情况

序号

原辅料名称

年用量t

最大储存量t

储存方式

来源

1

原铁矿
100000t
10000t/月
堆存

外购
2
成品矿
100000t
10000t/月
堆存

外购
2

电

约30万（kW•h）/a

/

/

由项目区周边电网接入（双江供电所供应）

3

水

886.32m³/a

/

/

由石花村用水管网引入，分配到各个用水点

2.2.5水平衡

（1）项目用水情况

1）降尘用水

①厂区道路喷淋抑尘用水

项目厂房外场地面积约为1500m2，用水量按1L/m2·次计算，每天洒水1次，本项目晴天对道路进行洒水，需洒水天数按200d计算，则年用水量为300m3/a，1.5m3/d。该用水全部通过蒸发损耗，无废水排放。

②喷雾降尘用水

本项目生产厂房，包括原料堆场、成品堆场、装卸区等环节设置洒水系统对产生的无组织扬尘进行高压喷雾降尘，喷雾降尘，生产厂房面积约为3000m2。根据建设单位提供资料，项目拟采用的单喷嘴流量为0.05L/min，拟设置150个喷头，总用水量为7.5L/min（450L/h），项目喷雾设备设置各生产区独立控制喷雾工作开关，则本次用水量按照，所有降尘设备全部工作平均每天喷洒4小时，则用水量为1.8m3/d，按300d计，540m3/a，全部蒸发消耗。根据单位面积耗水强度0.15L/（m²・h），满足高压微雾降尘系统0.05–0.2L/（m²・h）的常规设计要求，降尘效率可达70–90%，可有效控制厂房内无组织粉尘排放。
2）生活用水

劳动定员：本项目劳动定员16人，年工作300天，其中管理人员4人，生产人员12人，职工均为周边村民劳动定员，项目员工不在厂区食宿，厂区生活废水主要为洗手废水和厕所冲洗水
用水类型：仅办公/生产期间的冲厕用水+洗手用水（无沐浴、夜间用水）；定额依据：DB53/T168-2026“城镇公共服务用水”（非住宿场景），冲厕用水60L/人・d，0.96m³/d（288m³/a）；洗手用水2L/人・d，0.032m³/d（9.6m³/a）共计0.992m³/d（297.6m³/a）。冲厕废水通过卫生间及一个3m3的化粪池处理，化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏。不外排。

初期雨水：

项目在生产过程中，物料堆存于厂房车间内，车间地面实施硬化处理，厂区四周拟建雨水沟，初期雨水经收集后进入初期雨水收集池，可回用于生产过程。收集15min的雨水视为初期雨水，厂区总汇水面积约为3030m2（本次仅计算项目生产厂房和办公区）。初期雨水收集沉淀池容积按照该地区暴雨公式计算。雨水汇水量计算公式：

Q=Ψ×q×F

式中：

Q—雨水流量，L/s；

Ψ—径流系数，0.4~0.9，取0.7；

q—设计暴雨强度，L/s.hm2；

F—汇水面积（m2），本项目汇水面积为3030m2=0.303hm2
玉溪市暴雨强度计算公式：

[image: image1.png]_ 2870.528x(1+0.6331g P)

q (1+14.742)°°




式中：

P—设计降雨重现期1a；

t—降雨历时（取15min）。

按照上述公式计算，拟建项目区的暴雨强度为178.96L/秒•hm2在设计重现期1年的条件下，雨水流量为37.96L/s，即136.66m3/h。本次评价考虑对暴雨条件下前15min的雨水进行收集，则暴雨情况下需收集的雨水量为34.164m3•次，项目雨水经雨水沟收集后排入初期雨水收集池，初期雨水收集池容积不能小于40m3。项目依托原有初期雨水收集池（50m3）可满足本项目需求，初期雨水主要污染物为SS，经初期雨水收集池收集沉淀后，用于生产厂房喷雾降尘用水。建设单位应建立定期清淤制度，每季度对池底积存的矿泥进行清理，清出的矿泥应并入铁矿成品外售。综上，项目雨/晴天水平衡图如图2-1。
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图2-1 项目水量平衡图（单位：m3/d）
2.2.6项目实施计划和进度要求 

项目计划施工工期为7个月，拟于2026年7月开始施工，7个月后建成投入生产。
2.2.7劳动定员及工作制度

员工总人数16人，年工作日为300d，每天工作8h。工作人员为周边居民，均不在厂内食宿。

2.2.8项目总平面布置

项目根据生产需要功能进行布置，项目总占地面积为4813.33m2，租用原云南乾旺矿业有限公司的“云南乾旺矿业有限公司年处理6万吨钢渣生产线建设项目”场地。主要设置项目原料破碎筛分车间、原料堆场、配矿堆场、成品堆场为一体的3000m2生产厂房，厂房设置顶棚+围挡留设进出口，并设置厂房内喷雾降尘系统和布袋除尘器等环保设施，厂房外设置办公区，初期雨水收集池，办公区生活污水处理设施等，厂区道路设置喷淋降尘设施。厂区大门位于项目区东侧，项目由东向西分布为办公生活区，原料堆场、原料破碎车间、配料堆场、成品堆场。
项目内部布置明确，外部门口通过乡村道路进行运输，布局较为合理，项目平面布局设置合理。详见附图 2 项目平面布置图。



	工艺流程和产排污环节
	2.3项目工艺流程及产污环节

2.3.1施工期

由于项目场地为租用原云南乾旺矿业有限公司的“云南乾旺矿业有限公司年处理6万吨钢渣生产线建设项目”场地，项目区已建有生产厂房、办公区、初期雨水收集池等基础设施。项目施工期主要对场地雨水收集管线建设、项目原辅料成品堆场进行规划，项目机械设备安装和部分场地施工等，在建设阶段会产生部分的废气、废水、固废、噪声。项目施工人员，全为周边居民，不在施工场地食宿。
项目施工期工艺流程及产污节点见图2.3-1。
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图2-2 施工期流程图及产污环节图
施工期工艺流程简述：

项目施工期的工艺主要为基础工程、主体工程，装饰工程和设备安装。

基础工程：包括障碍物清除，采用工程措施，改变或改善基础条件，使之符合设计要求的工程。此工序中主要产生的污染物为噪声、粉尘、废水、建筑垃圾。

主体工程：指基于地基基础之上，接受、承担和传递建设工程所有上部荷载，维持结构整体性、稳定性和安全性的承重结构体系。建筑主体工程的组成部分包括混凝土工程、砌体工程、钢结构工程。此工序中主要产生的污染物为噪声、粉尘、废水、建筑垃圾。

设备安装：在工程施工中，设备安装工序主要为厂区环保设备、办公桌椅、洁具、灯具及相关设备的安装。将设备安装就位连接成有机整体的工作。此工序中主要产生的污染物为噪声、粉尘、建筑垃圾。

2.3.2运营期

1、运营期工艺流程简述

主要生产工艺流程见图2-3。
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图2-3 工艺及产污节点示意图
本项目工艺流程简述如下：

本项目为铁矿石破碎加工转运堆场，运营期主要运营流程为铁矿进场—卸车—破碎筛分—配矿暂存—装车—铁矿外运。

（1）铁原矿进场：根据业主提供资料，本项目铁矿源来自周边矿场及外购铁矿，通过货车运输到项目区货场。此工序中主要产生的污染物为运输粉尘、车辆噪声、汽车尾气。

（2）原料堆场：载矿运输车进出原料堆场，直接将矿翻倒卸载到指定的堆矿区。此工序中主要产生的污染物为装卸粉尘、噪声。

（3）破碎筛分：外购回来的铁原矿先将其卸至原料堆场，然后利用装载机将其铲入原料仓进行一级筛分，大颗粒铁原矿进入一级破碎；破碎后通过皮带进入二级筛分，筛分不合格铁原矿通过皮带进入二级破碎；破碎后通过另一条皮带回到二级筛分，二级筛分铁矿产品运至配料堆场。

（4）配矿：使用装载机将外购的成品矿和项目破碎筛分合格的铁矿送至配矿机中进行配矿，最后成品堆放在成品堆场。此工序中主要产生的污染物为噪声和粉尘。

（5）成品暂存：将配好的成品铁矿暂存在成品堆矿场，用装载机收纳归拢分散的铁矿。成品铁矿运到堆场后会很快外售，项目区储矿时间一般不会超过两天。项目整个生产车间均在生产厂房内进行，厂房采用“围挡+顶棚”彩钢大棚建设，地面硬化，厂房设置喷雾降尘设施。此工序中主要产生的污染物为粉尘。

（6）铁矿装车：运输车由购买方提供，项目区用装载机把堆场铁矿装入翻斗运输车。铁矿装卸在堆矿场进行。此工序中主要产生的污染物为装卸粉尘、噪声。

（7）铁矿外运：装好铁矿的运输车把铁矿转运到指定目的地，运输车运输铁矿时必须盖好油布，防止铁矿运输过程中发生散落。此工序中主要产生的污染物为运输粉尘、车辆噪声、汽车尾气。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，项目生产场地为租用云南乾旺矿业有限公司“云南乾旺矿业有限公司年处理6万吨钢渣生产线建设项目”场地，云南乾旺矿业有限公司于2021年2月开展了竣工环境保护验收，其中主要废气污染物为“进行筛分、磁选（2#）时产生的粉尘和抛光（1#）时产生的粉尘，无组织废气为筛分、磁选以及抛光工段经布袋除尘器处理后，无法有效收集的部分粉尘，原料装卸、堆存和汽车运输时产生的扬尘”。噪声主要是“棒磨机、筛分机、磁选机、抛光机、皮带输送机以及风机等设备运行时产生的噪声。”固体废物主要为生产固废（布袋收集尘）、生活垃圾和危险固废（废机油）。根据验收报告结论“项目无环境投诉、违法及处罚记录，前期手续完备，各项环保设施与主体工程同时建成并运转正常，落实了环评及批复中提出的各项环保对策措施和建议，环保设施运转正常，污染物做到了达标排放。管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。”

根据现场踏勘，该场地项目已不进行生产，钢渣生产线主要生产设备已全部搬离，原有环境污染问题不存在。场地全部租赁提供给本项目使用，且原项目生产和经营中期间没有有关环境投诉和污染事件发生。因此本项目场地内无与项目有关的原有环境污染问题。原项目相关污染物排放量根据《云南乾旺矿业有限公司年处理6万吨钢渣生产线建设项目环境影响评价报告表》（报批稿）文本“表六”数据，详见附表1。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	3.1环境空气质量现状

3.1.1环境空气质量现状

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准标准值具体见下表。

表3-1 环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

浓度限值

单位

备 注

SO2
年平均

20
μg/m3
《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）二级标准
日平均

50
1小时平均

150
NO2
年平均

30
日平均

50
1小时平均

200
CO

日平均

4

mg/m3
1小时平均

10

O3
日最大8小时平均

160

μg/m3
1小时平均

200

PM10
年平均

50
日平均

100
PM2.5
年平均

25
日平均

50
TSP

年平均

200

日平均

300

3.1.2环境空气质量达标区判定

项目建设地点位于云南省玉溪市峨山彝族自治县双江街道登云社区居民委员会石花村，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），项目所在区域为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。

（1）环境空气质量现状

项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区居民委员会石花村，根据大气环境功能区划，区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二类区。执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。根据玉溪市生态环境局峨山分局公布的“峨山县城区环境空气质量日报”位于峨山县人民政府的站点的环境空气质量数据。根据项目位置，项目距离峨山县人民政府直线距离约3.6km，位于项目区西南侧。

根据公布结果自2025年3月1日—2026年3月31日近一年的环境空气质量日报，站点环境空气质量日报结果显示。峨山县城区域环境空气可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值要求。由此，判定项目区域为达标区。

本项目特征评价因子为颗粒物，为更全面了解项目周边环境情况，项目委托云南普域环境科技有限公司于2026年5月23日-26日对项目环境空气监测，监测结果如下表所示。
表3-2  现状监测结果
采样地点

1#厂界上风向（西南侧）50米处
采样日期
采样时段

样品编号

总悬浮颗粒物

mg/m3
2026年5月23日~5月24日

00:00~次日00:00

26051502-HQ01-1

0.109

2026年5月24日~5月25日

00:10~次日00:10

26051502-HQ01-2

0.133

2026年5月25日~5月26日

00:20~次日00:20

26051502-HQ01-3

0.114

采样地点

2#厂界下风向（东北侧）400米处石花村
采样日期
采样时段

样品编号

总悬浮颗粒物

mg/m3
2026年5月23日~5月24日

00:00~次日00:00

26051502-HQ02-1

0.123

2026年5月24日~5月25日

00:40~次日00:40

26051502-HQ02-2

0.111

2026年5月25日~5月26日

01:00~次日01:00

26051502-HQ02-3

0.130

采样地点

3#厂界侧风向（南侧）50米处自来水厂
采样日期
采样时段

样品编号

总悬浮颗粒物

mg/m3
2026年5月23日~5月24日

00:00~次日00:00

26051502-HQ03-1

0.142

2026年5月24日~5月25日

00:25~次日00:25

26051502-HQ03-2

0.153

2026年5月25日~5月26日

00:40~次日00:40

26051502-HQ03-3

0.135

根据监测结果，项目厂区上风向和下风向以及敏感点监测均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，说明项目区域的环境空气质量良好。
3.2地表水环境

3.2.1 项目所在流域地表水环境功能区划及地表水环境质量标准

根据现场踏勘，项目区地表水为峨山大河；位于项目南侧距离约2.3km。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，峨山大河曲江红塔—峨山开发利用区：起始断面为红塔区汇溪闸至终止断面峨山小街，全长51.6km，流经玉溪市红塔区、峨山县城，有景观、工业、农业等多种功能，2020年水质目标为Ⅳ类，2030年水质目标为Ⅲ类。峨山大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

表3-3  地表水环境质量标准节选   单位：除pH外mg/L

序号

项目

Ⅲ类标准值（单位mg/L）
1
pH值

（无量纲）
6-9
2
溶解氧

≥
5.0
3
高锰酸盐指数

≤
6
4
化学需氧量（COD）

≤
20.0
5
五日生化需氧量（BOD5）

≤
4.0
6
氨氮（NH3-N）

≤
1.0
7

总磷（以P计）

≤
0.2
8

铜

≤
1.0
9

锌

≤
1.0
10

氟化物（以F-计）

≤
1.0
11

硒

≤
0.01
12

砷

≤
0.05
13

汞

≤
0.0001
14

镉

≤
0.005
15

铬（六价）

≤
0.05
16

铅

≤
0.05
17

氰化物

≤
0.2
18

挥发酚

≤
0.005
19

石油类

≤
0.05
20

阴离子表面活性剂

≤
0.2
21

硫化物

≤
0.2
22

粪大肠菌群（个/L）

≤
10000.0
3.2.2项目所在流域地表水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中要求，地表水环境质量现状调查应优先采用生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。根据玉溪市生态环境局《2024年玉溪市生态环境状况公报》可知，2024年，全市33个国控、省控地表水环境质量监测断面中，水质优良的断面25个。全市地表水国控断面共10个，水质优良的断面8个。全市23个省控地表水断面中，水质优良的断面17个。全市17个河流水质监测断面中，水质状况优符合Ⅰ～Ⅱ类标准的断面12个，水质状况良好符合Ⅲ类标准的断面3个，水质状况轻度污染符合Ⅳ类标准断面2个，无中度、重度污染断面。东风水库、飞井水库2个市级集中式饮用水水源地水质达标率为100%，2024年实际监测的12个县级集中式饮用水水源地水质达标率为100%。项目区域水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。
3.3声环境

3.3.1声环境功能区划及质量标准
本项目位于峨山县双江街道登云社区石花村（原八二 0 地质队内），属于红塔产业园区研和片区双小地块。根据《云南红塔产业园区总体规划修编(2021-2035)》第五十九条“大营街地块、九龙地块执行声环境功能2类区，其余区域执行3类区。”本项目位于红塔产业园区研和片区双小地块，因此项目区执行3类区标准。具体标准值见表3.3-1。

表3-4   声环境质量标准  单位：dB(A)

类别

时段

昼间

夜间

3类
65
55
3.3.2 项目所在地声环境质量现状

本项目位于峨山县双江街道登云社区石花村（原八二 0 地质队内）。属于红塔产业园区研和片区双小地块，根据现场踏勘和园区规划，本项目场址周围50m范围内没有声环境敏感目标，声环境功能为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；项目周围以生产企业为主，各企业生产噪声经厂房隔声、距离衰减后对环境影响较小，可满足声环境质量要求。

为调查周围声环境质量于2026年5月23日-25日委托云南普域环境科技有限公司进行了现状监测。

（1）监测方案

监测点位：项目区东、南、西、北侧厂界外共4个监测点

监测项目：Leq dB（A）

监测频率：监测2天，昼夜各监测一次。
（2）监测结果及分析

监测结果如下表3-5 所示：

表3-5 噪声环境质量现状监测结果  单位：dB(A)

序号

检测点位置

监测日期

2026年05月23日~05月24日
检测时段
监测结果Leq[dB（A）]
主要声源

1

1#厂界北侧1米N1
昼间

54.4
环境噪声
2

1#厂界东侧1米N2
55.4
环境噪声
3

1#厂界南侧1米N3
53.3
环境噪声
4

1#厂界西侧1米N4
53.2
环境噪声
5
1#厂界北侧1米N1
夜间

44.7
环境噪声
6
1#厂界东侧1米N2
44.2
环境噪声
7
1#厂界南侧1米N3
42.8
环境噪声
8
1#厂界西侧1米N4
42.5
环境噪声
序号

检测点位置

监测日期

2026年05月24日~05月25日
检测时段
监测结果Leq[dB（A）]
主要声源

1

1#厂界北侧1米N1
昼间

54.7
环境噪声
2

1#厂界东侧1米N2
53.9
环境噪声
3

1#厂界南侧1米N3
52.2
环境噪声
4

1#厂界西侧1米N4
53.0
环境噪声
5
1#厂界北侧1米N1
夜间

43.5
环境噪声
6
1#厂界东侧1米N2
44.9
环境噪声
7
1#厂界南侧1米N3
42.5
环境噪声
8
1#厂界西侧1米N4
43.2
环境噪声
备注：监测点位详见噪声布点图。

根据环境质量现状监测报告，项目区昼间和夜间能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼：65，夜：55）。
3.4生态环境质量现状

根据现场踏勘，项目选址租用云南乾旺矿业有限公司“云南乾旺矿业有限公司年处理6万吨钢渣生产线建设项目”场地。项目所在区域为规划园区内，且长期受人类活动影响。野生动物较少，偶尔可见山雀等鸟类，动物多为老鼠、昆虫及爬行类动物。项目区植被类型单一，覆盖度一般，天然植被为杂草，有少量的绿化植物，周边以人工植被类型为主，项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标分布，也没有国家和省级重点保护的动植物物种及区域特有物种分布。
3.5地下水、土壤环境

根据调查情况，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等，本项目污染因子主要为颗粒物，在落实本次环评提出的措施后，建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不需要开展现状调查。

3.6主要环境保护目标

据现场调查及相关资料查询，项目用地边界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、地质遗迹、集中式饮用水源保护区，也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目建设不涉及生态环境保护目标。本项目环境保护目标见表3-6。

表3-6 项目环境保护目标一览表

环境要素
环境敏感点名称
与项目区相对方位
直线距离
规模（人口数量）
经纬度（°）
执行标准
大气环境
石花村

东北侧

400m
约300人

102.440063，

24.186847

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准

峨山自来水厂

南侧

50m
/

102.4377796，

24.1823672
文碧村
西北侧
973m
约200人
102.429464，24.184127

安常村
东侧
1.20km
约300人
102.453604，24.181406

樱桃村

东南侧
1.43km
约250人
102.455363，24.175220

桃园村
西南侧
1.68km
约500人
102.427168，24.167311

登元社区

西侧
2.45km
约800人
102.411976，24.173928

小龙潭

西侧

1.67km

约300人
102.420859，24.186436

普家仓

东侧

1.70km

约200人

102.454623，24.183011

黑白克

东侧

2.23km

约150人

102.460154，24.180422

声环境
项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

地表水环境
峨山大河

南侧
2.3km
/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

生态环境保护目标
本项目占地范围内植被及动植物等

土壤环境
保护项目区周边的土壤环境质量不因项目的建设而降低
《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）二类建设项目风险筛选值标准
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3.7.1大气污染物

1、施工期

项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中，二级标准，无组织排放监控浓度限值颗粒物≤1.0（mg/m3）。
运营期

①有组织废气

本项目有组织废气主要为铁矿石破碎、筛分产生的粉尘，有组织颗粒物执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表 5中新建项目标准。

②无组织废气

本项目无组织废气主要为铁矿石原料堆场装卸、堆存粉尘；成品装卸、堆存粉尘，以及道路运输扬尘，无组织颗粒物执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7新建企业的无组织排放监控浓度限值。

表3-7  本项目有组织大气污染物排放限值单位：mg/m3
生产工序或设施（有组织）
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）限值
来源
生产过程
选矿厂的矿石运输、转载、矿仓、破碎、筛分
颗粒物
20
《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）
破碎、筛分
表3-8  新建企业大气污染物无组织排放浓度限值：mg/m3
污染物

生产工序或设施（无组织）

限值（mg/m3）
来源
颗粒物

选矿厂、排土场、废石场、尾矿库

1.0

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）
3.7.2废水污染物

施工期：

施工期废水主要为员工盥洗废水，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后用于洒水降尘，不外排，不设置排放标准。

运营期：

项目运营期间，办公区生活污水经化粪池处理，化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏。不外排。不设置排放标准。
3.7.3噪声污染物

施工期：

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-9。
表3-9  建筑施工场界环境噪声排放限值

昼间

夜间

70dB(A)
55dB(A)
运营期：

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。标准值见表3-10。
表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》
类别

昼间

夜间

3类

65dB(A)
55dB(A)
3.7.4固体废弃物

（1）一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

（2）危险废物收集、暂存、转移及处置：危险废物按《国家危险废物名录（2025版）》进行分类；危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2023）。危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）。
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3.8.1 总量控制因子筛选

根据国家、云南省、玉溪市污染物总量管控相关政策，国家层面约束性总量考核污染物为化学需氧量（COD）、氨氮、氮氧化物（NOₓ）、挥发性有机物（VOCs）；颗粒物（烟粉尘）为区域大气环境质量约束管控因子，纳入地方环评总量审核管理范畴。结合本项目工艺、产排污情况逐一分析：

水污染物（COD、氨氮）：项目无生产废水产生；办公生活污水经化粪池处理后，化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏，因此本项目不核定 COD、氨氮总量控制指标。

大气国家考核因子（NOₓ、VOCs）：项目生产设备全部采用电能，无锅炉、窑炉、涂装、有机化工等产污工序，生产全过程不产生氮氧化物、挥发性有机物，无需核算 NOₓ、VOCs 排放总量，不设置两类污染物总量指标。

颗粒物：项目破碎、筛分工段密闭集气+布袋除尘产生有组织颗粒物；原料/成品大棚、物料装卸、厂区道路产生无组织粉尘。

 3.8.2 项目颗粒物排放量核算

本项目破碎、筛分工序配套集气罩收集+布袋除尘，废气经 15m 排气筒排放；原料/成品大棚、物料装卸、厂区道路产生无组织粉尘通过厂房围挡及洒水降尘措施处理后面无组织排放。经工程分析产排污系数核算颗粒物排放量为6.022t/a，其中，有组织颗粒物排放量0.594t/a、无组织颗粒物为5.428t/a。
3.8.3 总量控制小结

项目无生产、生活废水外排，不核定 COD、氨氮总量控制指标；生产全程不产生 NOₓ、VOCS，无两类国家考核总量指标；因此，本项目不涉及控制指标。




四、主要环境影响和保护措施
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4.1.1、大气环境保护措施

施工期环境空气影响主要来自施工建设、运输等活动产生的粉尘，施工机械和运输工具产生的废气对大气环境的影响。施工期主要大气污染物为：TSP、NOX、CO及CHX等。施工期大气环境保护措施如下：

①加强施工现场运输车辆管理。建筑垃圾在运输出场时采用封闭运输方式，在项目范围内运输的车辆进行车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不会污染道路。

②在施工过程中，作业场地采取布设防尘网来减少粉尘的扩散。

③在施工场地设置洒水装置定期对施工场地及道路洒水以减少粉尘量，非雨天每日洒水2次。

④粉状物料进行遮盖，装卸时禁止凌空抛洒。

⑤室外施工作业时尽量避免在大风天气下进行。

⑥在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地避开在居民区的上风向，大风天气时加盖篷布或洒水。

⑦建筑垃圾及时处理、清运、减少占地，防止粉尘污染，改善了施工场地的环境。

⑧运输车辆使用符合国家汽车尾气排放标准的。

⑨车辆出入口设置车辆冲洗池及沉淀池设施，工期运输车辆进出场时及时进行冲洗，驶入和驶出场地的运输车辆必须保持车身干净、整洁。避免带泥沙上路。

⑩运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量。车辆必须到有洗车池的地点进行冲洗，严禁随意择地冲洗车辆。

采取上述措施后，项目施工期对周围环境空气及保护目标影响较小。
4.1.2、水环境保护措施

施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。

（1）施工废水

施工废水主要为车辆、工具清洗废水等，不含有毒物质，主要污染物为悬浮物。

（2）施工人员生活污水

施工人员不在厂区内住宿，不在厂区内用餐，项目内施工人员生活污水主要为洗手等清洗废水。

施工期水环境保护措施如下：

①施工期在项目区地势较低处设置一个沉淀池，施工废水经沉淀池处理后，回用于项目施工场地的洒水降尘或施工等，不外排。

②洗手等清洗废水经临时沉淀池预处理后，回用于项目内施工场地洒水降尘，不外排：施工期废水得到合理利用处置，对地表水环境影响较小。
4.1.3、声环境保护措施

施工期声环境保护措施如下：

①选用符合国家有关标准的施工工具和车辆，采用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备加装有减振机座。对动力机械设备进行定期的维修、养护；避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。

②合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高；运输车辆慢行，禁止鸣笛。
③施工方应合理安排施工时间，禁止在夜施工。

④为减少施工期间的材料运输、敲击、人员的喊叫等施工活动声源，施工单位文明施工、加强有效管理来缓解。

在采取上述措施后项目施工期产生的噪声对周围环境影响较小。
4.1.4、固体废物污染防治措施

施工期固体废物污染防治措施如下：
①施工人员生活垃圾交由环卫部门清运；
②项目施工期产生的土石方全回填于项目区的低洼处或绿化覆土，不外排；
③施工期产生的建筑垃圾施工单位应按相关部门的规定要求加强管理，采取分拣、剔除等分类收集处理措施，能回收利用的部分尽量回收利用，不能回用的部分及时清运至地方政府指定的建筑垃圾处置场所进行妥善处置。

在采取上述措施后项目施工期产生的固体废物对周围环境影响较小。
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	4.2运营期大气环境影响和保护措施

4.2.1运营期大气环境影响和保护措施

废气源强

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中要求，源强的核算参考源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范，本项目产生粉尘无行业核算指南，根据查询项目颗粒物采用《逸散性工业粉尘控制技术》来计算。

项目生产车间废气主要为有组织废气及无组织废气，有组织废气有：铁矿石破碎、筛分废气。无组织废气有：原料堆存、装卸产生的扬尘；成品堆存、装卸产生的扬尘；运输车辆产生的道路扬尘；未收集的原料破碎、筛分产生的粉尘。核算如下：

（1）有组织废气

破碎、筛分废气

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中要求，源强的核算参考源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范，本项目生产过程中产生的颗粒物源强核算根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“0810  铁矿采选行业系数手册”可知，项目破碎、筛分、砂机破碎工段，产生的工业废气量系数为541Nm3/t-产品，颗粒物产污系数为0.66kg/t-产品。

项目年转存铁矿成品20万吨，工作时间300天，一日一班8h。其中进行破碎筛分的原料为10万吨，剩余10万吨不对其进行破碎筛分，与项目破碎筛分后的产品通过配矿机配矿后形成最终产品。根据产污系数计算，项目产生的工业废气量为5410万Nm3，颗粒物产生量为66t/a，破碎筛分工段颗粒物总产生量为66t/a。集气罩收集效率按90%计，则DA001排气筒有组织颗粒物产生量为59.4t/a。
项目破碎、筛分设备上方设置1套收集效率为90%的集气罩，粉尘经集气罩收集后通过引风机引入风管通过布袋除尘器处理，处理效率不低于99%，项目除尘效率取值为99%，引风机风量为23000m3/h。经布袋除尘处理后通过编号为DA001的排气筒达标排放。项目有组织废气产生量为59.4t/a，产生速率为24.75kg/h，浓度1076.09mg/m3，有组织排放量为0.594t/a，排放速率为0.25kg/h，排放浓度为10.87mg/m3。布袋除尘器收集尘为58.806t/a。
（2）无组织废气  
①破碎筛分集气罩未捕集粉尘

铁矿石破碎筛分粉尘产生量66t/a，集气罩效率为90%，破碎、筛分集气罩未捕集粉尘量为6.6t/a，2.75kg/h。本项目整个生产工序布设于围挡+顶棚封闭的厂房内，厂房内设置高压喷雾装置进行洒水抑尘，颗粒物抑制效率按80%计，则本项目破碎、筛分、磁选颗粒物的无组织排放量约为1.32t/a，排放速率为0.55kg/h。

②原料堆场扬尘（含堆场装卸料扬尘）

采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第 24 号）中“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中核算方法进行核算，堆场扬尘（含堆场装卸扬尘）产生量核算：（年工作日为300d，每天工作8h）
P=ZC y+FC y={NC×D×(a/b)+2×E f×S}×10-3

式中：P—堆场扬尘产生量（t）；

ZC y—装卸扬尘产生量（t）；

FC y—风蚀扬尘产生量（t）；

NC—年物料运载车次（车），取4000车/a；

D—单车平均运载量（t/车）t，取50t/车；

（a/b）—装卸扬尘概化系数（kg/t），a—各省风速概化系数取（云南）0.0009；b—物料含水率概化系数，取（铁矿）0.0074；

E f—堆场风蚀扬尘概化系数（kg/m2），取（铁矿）0；

S—堆场占地面积（m2），取400m2。

经计算，本项目原料堆场，堆场扬尘（含装卸扬尘）产生量约为24.32t，10.13kg/h。本项目原料堆场均在生产厂房内，厂房围挡加盖顶棚，堆场内设置高压喷雾装置进行洒水抑尘；堆场地面进行硬化，定期清扫；规范堆存，文明装卸，最大限度降低堆场物料堆存量和物料落差。则堆场扬尘（含装卸扬尘）排放量核算如下：

UC=P×(1-Cm)×(1-Tm)
式中：P—堆场扬尘产生量（t）；

UC—堆场扬尘排放量（t）；

Cm—堆场扬尘控制措施控制效率（%），本项目堆场设置洒水降尘装置，处理效率为80%，即Cm取值按80%计；

Tm—堆场类型控制效率（%），本项目原料堆场位于半封闭的厂房内，本次评价考虑到密闭效果无法达到99%的控制效率，按半敞开式控制效率60%计，即Tm取60%。

经计算，本项目原料堆场扬尘（含装卸扬尘）排放量约为1.95t/a，0.81kg/h，均以无组织形式排放。
③成品堆场扬尘（含堆场装卸料扬尘）

采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第 24 号）中“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中核算方法进行核算，堆场扬尘（含堆场装卸扬尘）产生量核算：（年工作日为300d，每天工作8h）
P=ZC y+FC y={NC×D×(a/b)+2×E f×S}×10-3

式中：P—堆场扬尘产生量（t）；

ZC y—装卸扬尘产生量（t）；

FC y—风蚀扬尘产生量（t）；

NC—年物料运载车次（车），取4000车/a；

D—单车平均运载量（t/车）t，取50t/车；

（a/b）—装卸扬尘概化系数（kg/t），a—各省风速概化系数取（云南）0.0009；b—物料含水率概化系数，取（铁矿）0.0074；

E f—堆场风蚀扬尘概化系数（kg/m2），取（铁矿）0；

S—成品堆场占地面积（m2），取1500m2。

经计算，本项目成品堆场，堆场扬尘（含装卸扬尘）产生量约为24.32t，10.13kg/h。本项目原料堆场均在生产厂房内，厂房围挡加盖顶棚，堆场内设置高压喷雾装置进行洒水抑尘；堆场地面进行硬化，定期清扫；规范堆存，文明装卸，最大限度降低堆场物料堆存量和物料落差。则堆场扬尘（含装卸扬尘）排放量核算如下：

UC=P×(1-Cm)×(1-Tm)
式中：P—堆场扬尘产生量（t）；

UC—堆场扬尘排放量（t）；

Cm—堆场扬尘控制措施控制效率（%），本项目堆场设置洒水降尘装置，处理效率为80%，即Cm取值按80%计；

Tm—堆场类型控制效率（%），本项目成品堆场位于半封闭的厂房内，本次评价考虑到密闭效果无法达到99%的控制效率，按半敞开式控制效率60%计，即Tm取60%。

经计算，本项目成品堆场扬尘（含装卸扬尘）排放量约为1.95t/a，0.81kg/h，均以无组织形式排放。
④投料颗粒物

在生产过程中采用装载机对原矿进行投料，投放至料仓内，产生的粉尘与天气及举铲高度和投料速度有关，即投料速度较快以及举铲较高时引起粉尘的排放量较大。

本项目年工作300天计一天8小时，平均每天需投原料矿666t/d。项目矿铲斗容量2.5m3的装载机进行投料。投料粉尘产生情况采用交通水运研究所或武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算，经验公式为：
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式中：Q——物料装车时机械落差起尘量：kg/h；

H——物料落差，m；装载铲斗与投料口间距，取1m；

QL——物料投料/装卸量，平均每天投原料矿666t/d，83.25t/h

μ——平均风速，m/s；根据峨山县常年气象资料，取平均风速，2.4m/s；

ω——物料含水率，%；取6%；

由公式计算，可得出项目因投料每年产生的扬尘量约为0.397kg/h，0.9528t/a。环评要求投料口设置于厂房内，同时，厂房内设置喷淋装置进行洒水抑尘，厂房地面进行硬化，定期清扫，投料颗粒物在厂房内抑制效率可达到80%，则投料颗粒物排放量为0.19t/a，排放速率为0.08kg/h。

⑤运输扬尘
运输扬尘主要是车辆经过带起的粉尘，尤其是在旱季，有间断的粉尘产生，运输过程产生的粉尘量主要由运输量、运输距离以及路面状况确定。项目生产区车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：
Q=0.123×（5/V）×(M/6.8)0.85×(P/0.5)0.72

式中：Q：交通运输起尘量，kg/km ·辆；

V：车辆行驶速度，km/h；

M：车辆载重，t/辆；

P：路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，按0.01kg/m2；（一般厂区路面取0.005～0.01kg/m²）

根据总平面布置及生产地势情况，项目厂区道路主要用于运输原料及成品，厂内运距均较短。本项目年运入原铁矿和成品铁矿约20万t，总运输量40万t。即运输量平均约1333t/d（按300d计）计算，项目运输车核载运输量约为50t，则平均每天发车空、重载各约27辆（次）；空车重约10.0t，重车重约60.0t，本项目车辆在厂区行驶距离按100米计，空车速度按10km/h行驶，重车速度按5km/h行驶，则经计算得扬尘量为0.046t/a 0.019kg/h（一天8小时）。环评建议建设单位对运输路面采取洒水降尘、及时清扫路面的措施，扬尘量可减少约60%，则排放量约为0.018t/a，0.0075kg/h，呈无组织排放。

⑥进出车辆尾气

项目营运期使用的运输车辆、装卸机主要以柴油为原料，会产生少量燃油尾气，主要污染物为CO、NO2、碳氢化合物（C n H m）等，属于间歇性、无组织排放，产生量较少，不会对周围大气环境造成不良影响。

综上所述，本项目废气产排措施、排放情况一览表详见下表4-1。

表4-1   项目废气产排情况一览表

产排污环节
排放形式

排放口

污染物种类

产生情况

治理措施

排放情况

产生总量（t/a）

速率（kg/h）

处理工艺

收集效率%

除去效率%

排放量（t/a）
速率（kg/h）
浓度（mg/m3）

破碎筛分工段

有组织

DA001

颗粒物

59.4
24.75
集气罩+布袋除尘

90

99

0.594
0.25
10.87
无组织

/

6.6
2.75
厂房围挡、洒水降尘

/

80

1.32
0.55
/

原料堆场（含装卸粉尘）

无组织

/

颗粒物

24.32
10.13
厂房围挡、洒水降尘
/

80

1.95
0.81
/

成品堆场（含装卸粉尘）

无组织

/

颗粒物

24.32
10.13
厂房围挡、洒水降尘
/

80

1.95
0.81
/

投料粉尘

无组织

/

颗粒物

0.9528
0.397
厂房围挡、洒水降尘
/

80

0.19
0.08
/

运输扬尘

无组织

/

颗粒物

0.046
0.018
规范车辆装载方式，洒水降尘、及时清扫路面

/

60

0.018
0.0075
/

（3）废气排放口基本情况表

本项目无对应行业的排污许可证申请与核发技术规范，分析本项目生产工艺及产污环节后，参照《排污许可证申请与核发技术总则》（HJ942—2018）本项目设置1个排放口，为一般排放口，排放口高度为15m。经现场勘查，该高度已超出周边厂房及自来水厂最高构筑物3m以上，排放口基本情况详见表4-2。

表4-2  排放口基本情况一览表

编号及名称
排放口地理坐标
排气筒高度（m）
排气筒内径（m）
排放口温度（℃）
类型
排放标准

标准浓度

经度（°）
纬度（°）
破碎筛分工段排放口（DA001）
102.437921881

24.183190738

15

0.7
常温
一般排放口

执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表 5 限值

颗粒物

20mg/m3
（4）废气达标情况及防治措施可行性

1）污染防治措施的可行性

本项目破碎、筛分工段废气采用集气罩收集+布袋除尘工艺，符合《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661—2012）污染防治技术要求，符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942—2018）可行技术要求。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目排污许可管理类别为登记管理。
表4-3  废气污染防治可行技术
污染物产生设施

污染物种类

推荐可行技术

本项目处理工艺

对比说明

生产过程中破碎机、搅拌机、其他废气收集装置等对应排放口

颗粒物
湿法作业或采用袋式除尘器

本项目破碎、筛分工段产生的废气经集气罩收集+布袋除尘处理后，通过1根15m排气筒（DA001）外排

与推荐技术一致，为可行技术

根据上表对比分析可知，本项目废气治理设施可行性参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及同类粉尘治理技术要求 。项目采用的废气处理设施是有效可行的。

2）废气达标情况分析

根据污染源强核算结果可知，项目废气主要为，有组织废气有：铁矿石破碎、筛分废气；无组织废气有：破碎筛分工段未收集的粉尘、原料堆场（含装卸粉尘）、成品堆场（含装卸粉尘）、投料粉尘、运输扬尘。
根据核算可知：

①有组织：铁矿石破碎、筛分废气污染物能达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-20 12）表5限值，新建企业大气污染物排放浓度限值要求（颗粒物≤20mg/m3）。

表 4-4   项目颗粒物有组织排放达标分析表

序 号
污染源
污染物
项目排放浓度mg/m3
标准限值mg/m3
达标情况
1

破碎、筛分工段（DA001）

颗粒物

10.87
20

达标
②无组织：本环评采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式－AERSCREEN 。估算模式AERSCREEN是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的结果。污染物评价标准和来源见下表。

表 4-5  污染物评价标准

污染物名称

功能区

取值时间

标准值（μg/m3）
标准来源

粉尘（按TSP 计）

二类限区

日均

300.0

环境空气质量标准（GB 3095-2026）
预测结果及无组织废气达标分析一览表

表 4-6  预测结果及无组织废气达标分析一览表

污染源名称

评价因子

预测浓度

标准限值

达标

分析

执行标准

矩形面源

粉尘（按TSP 计）

0.2027mg/m3
1mg/m3
达标

GB28661-2012《铁矿采选工业污染物排放标准》表 7 标准限值

根据预测结果可知，项目排放的无组织粉尘（TSP）最大排放量为0.2027mg/m3，排放浓度达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7中无组织排放浓度限值，由此可知厂界颗粒物能够达标排放。

③运营期扬尘对环境敏感点的影响分析

本项目产生的无组织排放颗粒物主要为铁矿储存、装卸、车辆运输产生的粉尘及运输车辆汽车尾气。对敏感点的环境影响如下：
a、堆矿扬尘扩散会给附近居民生活造成不便。

b、长期吸入粉尘会对人的身体健康造成影响。

c、扬尘扩散会使场区周围的树木和庄稼地蒙上铁矿尘阻碍植被和农作物生长，生态环境遭到污染。

d、堆矿扬尘扩散会影响大气环境降低空气质量。
表4-7  环境敏感点预测结果一览表

敏感点信息

预测结果

标准限值

(mg/m³)

达标

情况

离散点名称

距离（m）
TSP(mg/m³)

石花村

400

0.10833
0.3

达标

峨山自来水厂

52.4
0.20155
0.3
达标

由上表预测结果可知，项目建设运营后，各除尘措施正常运转情况下，敏感点处TSP地面浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值，项目区产生的扬尘对周边大气环境影响不大。

（5）非正常排放

本项目非正常排放环节主要是布袋除尘器不正常运行，如布袋除尘器布袋破损等，出现非正常排放。本环评按1套布袋除尘器破损直排，处理效率0%进行核算，非正常排放源强详见表4-8。

表4-8  事故条件下非正常排放源强

产排污环节
污染物名称
正常排放
非正常排放（事故排放1h计）
措施
处理效率%
排放浓度mg/m3
排放量t/a
处理效率%
排放浓度mg/m3
排放量kg/h
铁矿石破碎、筛分

颗粒物

99

10.87
0.594
0
1076.09
24.75
停止运行尽快安排人员检修

有组织废气按照《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-20 12）表5限值，新建企业大气污染物排放浓度限值要求（颗粒物≤20mg/m3），项目非正常情况颗粒物1076.09mg/m3>20mg/m3。已超标。因此为防止废气非正常排放情况出现，项目建设方应制定完善的工艺操作规程，严格按照要求操作，定期对设施运行情况进行检查和记录，定期对设备进行维护、保养，定期对处理后排放的废气进行检测，一旦发现处理效率降低，立即停止生产检修。
（6）监测要求

①有组织废气排放口基本情况表

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019  年版），本项目排污许可管理类别为登记管理。本项目无对应行业的排污许可证申请与核发技术规范，所以参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目排放口为一般排放口。本项目废气监测要求如下表所示

表4-9  废气监测计划

类别
监测点位
监测因子
监测频率
浓度限值

标准
破碎筛分废气

DA001

颗粒物

1次/半年

20mg/m3
执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 有组织排放限值

无组织

厂界上方向50m范围内1个，下方向10m范围内3个；自来水厂、石花村各设1个监测点。

颗粒物

1次/年

1mg/m3
执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7无组织排放限值

（7）大气环境评价结论

根据峨山环境空气质量日报可知，项目所在地的环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均达到《环境空气质量标准》 （GB3095-2026）中的二级标准，所在区域环境空气质量达标，为达标区。本次评价对项目废气产排量及达标排放进行了分析，根据对比分析，本项目采用的污染治理措施均为排污许可技术规范中的可行技术，项目运营期主要大气污染物均能达标排放，因此环境空气影响在可接受范围内。
4.2.2运营期水环境影响和保护措施

1、项目运营期废水产生/排放情况

项目运营期实行雨污分流，雨水经雨水收集池收集后回用于项目堆场和破碎厂房降尘用水，不外排；本项目生产用水主要为洒水降尘用水，该部分用水全部蒸发，不外排；办公区生活污水经化粪池处理，化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏，不外排。
2、源强分析

根据项目工程分析和水平衡分析。项目主要用水为除尘用水，该部分用水全部蒸发。项目无废水外排。

1）降尘用水

①厂区道路喷淋抑尘用水

项目厂房外场地面积约为1500m2，用水量按1L/m2·次计算，每天洒水1次，本项目晴天对道路进行洒水，需洒水天数按200d计算，则年用水量为300m3/a，1.5m3/d。该用水全部通过蒸发损耗，无废水排放。

②喷雾降尘用水

本项目生产厂房，包括原料堆场、成品堆场、装卸区等环节设置洒水系统对产生的无组织扬尘进行高压喷雾降尘，喷雾降尘，生产厂房面积约为3000m2。根据建设单位提供资料，项目拟采用的单喷嘴流量为0.05L/min，拟设置150个喷头，总用水量为7.5L/min（450L/h），项目喷雾设备设置各生产区独立控制喷雾工作开关，则本次用水量按照，所有降尘设备全部工作平均每天喷洒4小时，则用水量为1.8m3/d，按300d计，540m3/a，全部蒸发消耗。根据单位面积耗水强度0.15L/(m²・h），满足高压微雾降尘系统0.05–0.2L/（m²・h）的常规设计要求，降尘效率可达70–90%，可有效控制厂房内无组织粉尘排放。
2）生活用水

劳动定员：本项目劳动定员16人，年工作300天，职工均为周边村民劳动定员，不在厂区食宿。仅办公/生产期间的冲厕用水+洗手用水（无沐浴、夜间用水）；定额依据：DB53/T168-2026“城镇公共服务用水”（非住宿场景），冲厕用水60L/人・d，0.96m³/d（288m³/a）；洗手用水2L/人・d，0.032m³/d（9.6m³/a）共计0.992m³/d（297.6m³/a）。废水通过进入厂区一个3m3的化粪池处理。
根据以上项目用水总量为0.992m³/d（297.6m³/a），产排污系数按0.8计，则废水产生量为0.7936m3/d，238.08m3/a。根据污水产生量和存储能力，可满足项目办公区和生产区污水暂存需求。

生活污水经化粪池处理，化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏。不外排。

初期雨水：

项目在生产过程中，物料堆存于厂房内，厂房车间地面实施硬化处理，厂区四周拟建雨水沟，初期雨水经收集后进入初期雨水收集池，可回用于生产过程。收集15min的雨水视为初期雨水，厂区总汇水面积约为3030m2（本次仅计算项目生产厂房和办公区，不包括租用场地的其他未利用项目部分）。初期雨水收集沉淀池容积按照该地区暴雨公式计算。雨水汇水量计算公式：

Q=Ψ×q×F

式中：

Q—雨水流量，L/s；

Ψ—径流系数，0.4~0.9，取0.7；

q—设计暴雨强度，L/s.hm2；

F—汇水面积（m2），本项目汇水面积为3030m2=0.303hm2
玉溪市暴雨强度计算公式：
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式中：

P—设计降雨重现期1a；

t—降雨历时（取15min）。

按照上述公式计算，拟建项目区的暴雨强度为178.96L/秒•hm2在设计重现期1年的条件下，雨水流量为37.96L/s，即136.66m3/h。本次评价考虑对暴雨条件下前15min的雨水进行收集，则暴雨情况下需收集的雨水量为34.164m3•次，项目雨水经雨水沟收集后排入初期雨水收集池，初期雨水收集池容积不能小于40m3。项目依托原有初期雨水收集池（50m3）可满足本项目需求，初期雨水主要污染物为SS，初期雨水经收集沉淀后，用于生产厂房喷雾降尘用水。初期雨水收集池内积水需通过增加降尘频次及时消耗，确保后续雨水收集容积，不外排。建设单位应建立定期清淤制度，每季度对池底积存的矿泥进行清理，清出的矿泥应并入铁矿成品外售。

5）废水排放口基本情况

本项目废水不外排，不设置排放口。

3、地表水环境影响及措施可行性分析

1）化粪池规模合理性分析

本项目办公区生活污水产生量为0.992m3/d，依托原厂区已建卫生间及一个3m3的化粪池处理，化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏。项目化粪池处理设施规模可满足项目生产使用并有余量。

2）处理工艺可行性分析

1、化粪池是农村、小型厂区零星生活污水成熟处理工艺，技术成熟、运维简单：

2、工艺原理简单，依靠重力自流、自然厌氧反应，无需电力、药剂投入；

3、池体防渗混凝土浇筑，密封性强，可避免污水下渗污染土壤、地下水；

4、配套标准化清掏口、检查井，便于环卫车辆抽运粪污；

5、预处理后污水、粪污经密闭吸粪车转运至城镇污水处理厂/周边农田腐熟灌溉，无废水直排外环境，可有效消除生活污水污染风险。

4 、结论

本项目位于云南省玉溪市峨山彝族自治县双江街道登云社区石花村（原八二〇地质队内）项目区地表水为峨山大河，位于项目西侧距离约2.3km。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，峨山大河曲江红塔—峨山开发利用区：起始断面为红塔区汇溪闸至终止断面峨山小街，全长51.6km，流经玉溪市红塔区、峨山县城，有景观、工业、农业等多种功能，2020年水质目标为Ⅳ类，2030年水质目标为Ⅲ类。峨山大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。根据《2024年度玉溪市生态环境状况公报》水质可达Ⅲ类，因此所在区域地表水水体为达标区。

本项目办公区生活污水经化粪池处理后化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏，不外排。生产用水主要为洒水降尘用水，该部分用水全部蒸发，不外排，因此，本项目的建设不会对地表水产生不利影响，对周边的水环境影响不大。

4.2.3 运营期噪声环境影响和保护措施

运营期项目噪声主要来源于生产过程中各生产设备，噪声排放形式为昼间间断排放。项目运行期噪声源主要有装载机、运输车辆、破碎机等设备产生的机械噪声其噪声源强为80-100dB（A）。为降低项目运营期噪声对周围环境的影响，项目需采取适当的措施。

1、噪声源强

项目营运期噪声主要来源于加工等噪声设备运转过程中产生的，噪声源强类比同类型生产项目，噪声源强见下表。

表4-10  项目运营期各生产设备源强一览表

工序

噪声源

数量（台）

治理措施
声源类型

声源源强

源强数据来源

运行时间（d/h）

声功率级/(dB(A))

（室内）生产厂房

振动给料机

1

厂房隔声、减振基础
连续稳态

80

依据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018），采用类比法取值，参考同类型铁矿采选项目设备噪声源强经验数据。

8
颚式破碎机

1

连续稳态
100

8
反击破碎机
1

连续稳态
100

8
配矿机
1

连续稳态
95

8
振动筛

1

连续稳态
90

8
输送皮带

6

连续稳态
80

8
风机

1

连续稳态
95

8
表4-1、12  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

型号
声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声声压级/dB(A)
声功率级/dB(A)

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

1

生产厂房
振动给料机
/

80
基础减震，厂房隔声，合理布局；

定期维护保养

37.59

9.16

1

23.01

72.16

8h

15

51.16

1

2

颚式破碎机
/

100
34.34

11.09

1

26.78

63.45
8h
15

41.15

1

3

反击破碎机
/

100
30.99

13.33

1

30.8

67.14

8h
15

46.14

1

4

配矿机
/

95
26.84

5.5

1

29.62

57.53
8h
15

51.14

1

5

振动筛
/

90
16.78

3.59

1

36.68

57.14

8h
15

36.14

1

6

输送皮带
/

80
2.56

-42.73

1

21.26

62.17

8h
15

41.17

1

7

风机
/

95
11.5

-22.77

1

25.62

72.15

8h
15

51.15

1

项目采取的噪声控制措施主要是对各噪声源采取隔声措施，生产设备均被置于生产厂房内，生产厂房和设备间围护结构采用框架钢结构。该种结构厂房的墙体平均隔声量均在15dB以上。

交通运输噪声为不连续、间断性噪声，噪声源声级较小，一般在65~85dB（A）之间。项目通过合理安排运输时间、减缓道路坡度、加强管理、禁止鸣笛等措施控制。
2）预测模型

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》 （HJ2.4.2021）附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录 B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。

①室内声源

室内声源应采用等效室外声源的声功率级法进行计算。室内声源采用以下公式计算：
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式中，Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp1——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB；

L w——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=3；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；
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S——房间内表面面积，m2；

α——平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后采用下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。
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式中，Lp1i(T)——靠近围护结构处的室内N个声源i倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室外声源总数。

然后采用下式计算将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

LW=LP2(T)+10Lg(S)

式中，L w——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）——靠近围护结构处的室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

②室外声源

室外点声源和等效声源的室外预测采用以下公式计算：

L p(r)=L p(r0)-20Lg(r/r0)

式中，LP（r）——预测点处声压级，dB；

LP（r0）——参考位置r0的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

③预测点处的噪声预测

预测点处的贡献值采用下式计算：
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式中，T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源的工作时间；

M——等效室外声源个数；

t j——在T时间内j声源的工作时间；

L A i——第i个室外声源在预测点产生的A声级，dB(A）；

L A j——第j个等效室外声源在预测点产生的A声级，dB(A）。室外预测点处的预测值采用下式计算。
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式中，Leq——预测点的噪声预测值，dB(A）；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A）；

Leqb——预测点的背景噪声值 ，dB(A）。

利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数代入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，本次各厂界的预测结果见下表，预计厂界各方位噪声值详见下表。

网格步长：矩形网格步长（m）：10；约束线采样间距（m）：5。

预测范围：本项目厂界外周边50m范围内无声关心点分布，本项目设置厂界东、西、南、北厂界噪声关心点，因此项目预测重点关注厂界达标情况。

2、预测结果

本项目噪声预测采用“环安科技在线模型计算平台”中的“噪声环境影响评级系统”，该系统是根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）构建，基于GIS的三维噪声影响评价系统。软件综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程的综合效应，最终给出符合导则的计算结果。本项目预测结果如下：
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图4-2  项目厂界噪声贡献值预测结果图

3、界噪声排放达标情况及可行性
表4-12  厂界噪声预测结果与达标分析表

预测点
空间相对位置
时段
预测贡献值（dB(A)）
噪声标准值（dB(A)）
达标情况
X
Y
Z
厂界东
-1.95

19.26

1.2
昼间

49.91
65
达标
厂界南
-47.19

-21.32

1.2

昼间

57.48
65
达标
厂界西
-92.59

6.12

1.2

昼间

55.67
65
达标
厂界北
-49.68

40.72

1.2

昼间

51.33
65
达标
表4-13  厂界噪声叠加值与达标分析表
预测方位
时段
贡献值（dB(A)）
厂界背景均值（dB(A)）
叠加值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）

达标情况
厂界东
昼间
49.91
55.4
56.48
65
达标
厂界南
昼间
57.48
53.3

58.88
65
达标
厂界西
昼间
55.67
53.2

57.62
65
达标
厂界北
昼间
51.33
54.4

56.14
65
达标
项目运营期间只在昼间生产，夜间不生产，由上表可知，正常工况下，项目噪声通过基础减震、距离衰减、厂房隔绝、合理布置高噪声设备等措施后，东、南、北厂界昼间噪声预测值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准限值（昼间标准限值65dB（A））。

项目厂界50m范围内无居民点存在，故项目运行机械噪声在减振降噪、厂房隔声、距离衰减后对项目周边声环境影响很小。

4、监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划如下表所示。

表4-14  噪声监测要求

序号

监测点位
监测因子
监测频次
执行标准
1

厂界东、南、西、北

等效连续A声级
1次/季
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准
4.2.4 运营期固废环境影响和保护措施

1、固体废弃物产生情况

本项目营运期产生的固体废物主要包括废布袋、布袋除尘器收集的粉尘、生活垃圾、废机油等。

（1）废布袋

本项目废气治理设施更换的废布袋属于一般固体废物（其他工业固体废物），代码为900-009-S59（废过滤材料。工业生产活动中产生的废过滤袋、过滤器等过滤材料），产生量约为0.15t/a，统一收集后外售处置。

（2）除尘系统收集的粉尘

本项目破碎、筛分工段产生的粉尘经集气罩收集+布袋除尘处理后，通过1根15m排气筒（DA001）外排，收集尘属于一般固体废物（其他工业固体废物），代码为900-099-S59（其他工业生产过程中产生的固体废物），根据大气污染物分析，该工段颗粒物产生量为66t/a，集气罩收集率为90%，除尘器除尘效率为99%，除尘系统收集的粉尘量为58.806t/a，统一收集后与成品一同外售处置。

（3）生活垃圾

生活垃圾来源于职工日常生活，项目拟定劳动定员为16人，年生产天数为300天，员工均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计，经计算，产生量为8kg/d，年产生量为2.4t/a。生活垃圾集中收集后，运往最近环卫垃圾箱，由环卫部门处置。

（4）初期雨水沉淀池底泥
项目厂区收集的初期雨水进入初期雨水沉淀池沉淀，沉淀过程产生少量底泥，底泥主要成分为铁矿石粉尘、泥沙，属于一般工业固体废物。沉淀池定期清淤产生底泥，清掏收集后与项目成品统一堆存，随产品一同外售，不外排、不随意丢弃。
（5）废机油

本项目运营期将不定期对生产设备进行维护，项目运营期对生产设备进行检修及维护保养会产生少量废机油，产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码：900-214-08（车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机、制动油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），统一用桶收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位清运处置。

表4-15  危险废物情况一览表

固体废物名称
废矿物油
危险废物类别
HW08

危险废物特性
900-214-08

危险废物类别
T、I
产生量（t/a）
0.1

产生工序及装置
设备维护保养
形态
液体
主要成分
废矿物油
产废周期
1年
污染防治措施

收集方式

桶装

暂存区域

危废暂存间

处置方式

统一用桶收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位进行处置

备注：严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求建设危废暂存间
本项目运营过程中主要固体废物排放及处理方法见下表。

表 4-16    项目固体废弃物排放量及处置方法
产生

环节
污染名称
属性
年产生量（t/a）
利用或处置方式
利用或处置量（t/a）
生产过程
废布袋
一般工业固废
0.15
替换后一次性由原厂/供应商回收，不暂存
0.15

布袋除尘器收集的粉尘
一般工业固废

58.806
统一收集后与成品一同外售
58.806
办公区/职工生活
生活垃圾
一般生活垃圾（市政管理类）
2.4
统一袋装收集后，运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运

2.4
设备维修保养
废机油
危险废物（HW08，900-214-08）
0.1
暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置

0.1
初期雨水沉淀池
底泥

一般工业固废
少量
，清掏收集后与项目成品统一堆存，随产品一同外售

少量
2、一般工业固废处置要求

由于本项目一般工业固废不在厂区暂存，其中废布袋在由厂家/供应商更换时直接回收；布袋除尘器收集的粉尘与项目成品一同外售处理不进行暂存。因此厂区内一般固废处置应注意以下几点：

①本项目产生的废布袋，在更换后交由厂家/供应商回收处理，布袋收集尘定期收集后与成品一同外售，不在厂区堆存。

②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。
③单位须对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对固体废弃物的收集、处置实施专人专职管理制度。

综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效地收集处置，不会引起环境卫生和“二次污染”的问题，对周围环境基本无影响。
3、一般工业固废处置要求

本项目拟建设1间危废暂存间，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求做好“六防”措施（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），具备完善的防渗措施和渗漏收集措施，同时按照《环境保护图形标志 — 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995，2023 年修改单）的规定设置警示标志，周围设置围墙和其他防护栅栏；配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施等。另外，本环评对危废暂存、转移和处置提出如下措施：

（1）遵守危险废物申报登记制度，建立并严格落实危险废物管理台账制度，转移过程应遵从《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求，办理转移联单，危废接收单位应持有危废处置的资质，确保该类废物的有效处置，避免二次污染产生。

（2）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。设置专职管理人员进行规范化管理。

（3）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求建设危废暂存间，在严格落实《报告表》要求的防渗措施、健全管理制度的条件下，对外环境产生影响可控。

（4）危险废物贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少 2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

（5）对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。
（6）建设单位应结合自身实际生产情况，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息，定期汇总，并分类装订成册，由专人管理，防止遗失。可通过“固体废物管理信息平台”对危险废物管理台账进行信息化管理。具体要求详见《危险废物产生单位建立台账的要求》。

综上所述，项目运行期所产生的固体废物均可得到妥善地收集和处置，固体废物清运处置率为100%，不会对外环境产生明显的影响。

4.2.5 土壤、地下水环境影响和保护措施

1、地下水环境影响分析

本项目属于建设项目行业类别中的“六、黑色金属矿采选业，08 单独的矿石破碎、集运，本项目环评类别为：报告表；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录 A，本项目属于““G 黑色金属 采选中的 / ”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据导则要求：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。

项目对地下水可能影响源主要是危废暂存间液态危险废物连续渗入地下水面污染地下水。具体防渗措施及要求如下表所示。

表 4-17  项目污染防渗分区及要求一览表

污染防渗区类别

防渗区名称

防渗技术要求

重点防渗区

危废暂存间

防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求

一般防渗区
生产厂房地面、化粪池
等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s
简单防渗区
其他区域
水泥地面硬化
厂区采取防渗措施的情况下，项目运行产生的废水、废机油等污染物发生渗漏或泄漏的可能性较小；原料堆场按要求防渗，同时采取遮盖，原料堆场周边设置截排水沟，初期雨水经雨水收集系统进入到初期雨水收集池后，回用于产区洒水降尘。运行期加强维护和管理情况下，污废水、物料等发生渗漏或泄漏穿过防渗层进入土壤并造成地下水污染的可能性较小，故本项目对地下水的影响较小。

2、土壤环境影响分析

本项目为铁矿石破碎加工转运项目，根据项目建设内容及其对土壤环境可能产生的影响，判定本项目土壤影响类型为污染影响型。参照《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，行业类别属于“其他行业”，项目类别属于Ⅳ类，可不开展环境影响评价工作。因此本项目不设土壤环境评价等级，不开展土壤环境影响评价工作。
3、土壤、地下水保护措施

（1）项目建设过程中采取防渗措施可有效防止风险物质下渗进入地下水，通过加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补。
（2）本项目产生的危险废物经收集后暂存于危废暂存间，危废暂存间地面防渗，设置围堰并铺设防水漆；本项目危险废物收集于收集桶中，且产生量不大，若发生泄漏事故，经危废暂存间围堰收集后，可将风险控制在危废暂存间内，对周边环境影响较小。

综上所述，本项目的建设运行对土壤、地下水影响可控。

4.2.6 生态
本项目位于云南省玉溪市峨山彝族自治县双江街道登云社区石花村（原八二0地质队内），为项目租用场地，用地性质为工业用地，不涉及新增用地，且项目场地及周边200m 范围内不存在自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成不利影响。

4.2.7 环境风险分析

1、环境风险识别

风险物质的识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。经与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 附录 B 和《危险化学品重大危险源辨识》 （GB182180-2018）对照，本项目涉及的风险物质如下表。

表 4-18   环境风险物质识别表

序号

风险物质名称

风险源分布位置

可能影响途径

1

废机油

危废暂存间

泄漏事故引发火灾，火灾事故时产生的浓烟污染周边大气，灭火过程中可能产生受污染的消防废水，如流入雨水管网且未及时封堵，可能对受纳水体造成影响

2、风险潜势初判

根据项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见导则附录 B 确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在总量与其在附录 B 中对应的临界量的比值 Q，当存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量的比值 Q：
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式中：q1，q2，…，q n——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1 ，Q2 ，…，Q n——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100

项目风险物质Q值见下表：

表4-19  项目危险物质Q值核算表

序号

危险物质名称

CAS号

最大储存量（t）

临界量（t）

Q值

1

废机油

/

0.1

2500

0.00004

合计

0.00004
根据计算项目Q 值为0.00004＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ/T169-2018）4.3小节，风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。

3、风险防范措施

（1）加强设备日常的维护和管理，定期清理更换废布袋，对废气处理系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和废气去除系统的正常运行。

（2）加强对生产厂房、危废暂存间的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。

（3）危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设；危险废物严格管理，集中分类收集，及时交由有危险废物处理资质的单位回收处理，设置危险固废管理台账，如实记载危废的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期等。

（4）按规范使用各类电器设备，避免漏电、短路、过流、过载、过热等而造成的绝缘失效或线路着火，定期检查厂房内的电源、线路，对老化电线及时更换；

（5）进一步加强职工的岗位操作培训，增强职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。

（6）设置应急管理组织，建立风险管理制度，厂区内应配置所需的各类应急救援物资，发生事故时，第一时间加以发现并控制，防止事故进一步扩大。

4、分析结论

综上所述，本项目运行期在严格落实风险防范措施后，可将风险事故发生概率降至最低，风险事故后果降到最小，对周围环境影响控制在可承受范围内，本次评价建议建设单位在项目建成运行后，应自主组织相关人员进行环保验收，并编制《突发事故环境风险应急预案》，报送备案。

4.2.8项目竣工环境保护验收
本工程所有环保设施均应与主体工程“三同时”，工程完成后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求。如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成，建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见，并报生态环境部门备案。建设项目配套建设的环境保护设施经竣工验收通过后方可正式投产。环保验收一览表见下表。

表4-20 竣工环境保护验收要求一览表
污染要素

污染源

污染物

治理措施

验收执行标准（或预期效果）

废气

有组织

铁矿破碎粉尘
颗粒物

集气罩收集+布袋除尘+15m高排气筒DA001。

执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）表 5标准
厂界无组织

铁矿石堆料堆场扬尘、装卸扬尘
颗粒物
生产厂房围挡加顶棚，厂房地面硬化处理，设置喷雾降尘设施，定期喷雾降尘。厂区设置移动雾炮机降尘
执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7标准（无组织）
运输粉尘

运输车辆加盖篷布及时清扫、运输道路定期洒水降尘。在物料转运场及进场道路两侧增设喷淋降尘设施。

废水

办公区生活污水

/

生活污水经、化粪池（3m3）处理后，化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏，不外排。

化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏，不外排
初期雨水

SS

厂区雨污分流，四周设置排水沟，项目收集初期雨水，进入项目区西北侧初期雨水收集池。

厂区四周设置排水沟，初期雨水收集后排入初期雨水收集池内，回用于厂区洒水降尘，不外排。

生产废水

/

项目仅涉及降尘用水，且完全蒸发，不产生废水。

无生产废水产生

噪声

生产设备

噪声

生产设备采用安装减震垫、合理布局、厂房隔声、夜间不生产。

厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。

固体废弃物

办公区/职工生活
生活垃圾

统一收集后运往最近环卫垃圾箱，由环卫部门处置。

处置率100%

布袋除尘器收集的粉尘、初期雨水沉淀池底泥
收集尘、底泥
并入成品外售。

设备维修保养

废机油

统一用桶收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位清运处置。

环境风险

/

/

分区防渗，重点防渗，危险废物暂存间地面防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。一般防渗，生产厂房地面、化粪池采样等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。

生产设备加强日常维护检修，确保设备安全正常使用，减少设备漏油风险。同时配备应急物资，若发生泄漏，应该第一时间停止作业，并对泄漏的矿物油进行处理，吸附物用器具统一收集暂存危废暂存间，再交由有资质单位处置。

防止地表水、地下水、土壤受到污染




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	铁矿石破碎、筛分粉尘排口（DA001）
	颗粒物
	集气罩收集+布袋除尘+15m高排气筒DA001
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5

	
	铁矿石堆料堆场扬尘、装卸扬尘
	颗粒物
	生产厂房围挡加顶棚，厂房地面硬化处理，设置喷雾降尘设施，定期喷雾降尘。厂区设置雾炮机降尘。
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7

	
	运输粉尘
	颗粒物
	运输车辆加盖篷布及时清扫、运输道路定期洒水降尘。在物料转运场及进场道路两侧增设喷淋降尘设施。
	

	地表水环境
	生活污水
	/
	生活污水经、化粪池（3m3）处理后，化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏，不外排。
	化粪池粪污定期由周边农户或环卫单位密闭清掏，不外排

	
	初期雨水
	SS
	厂区雨污分流，四周设置排水沟，项目收集初期雨水，进入项目区西北侧初期雨水收集池。
	厂区四周设置排水沟，初期雨水收集后排入初期雨水收集池内，回用于厂区洒水降尘，不外排。

	
	生产废水
	/
	项目仅涉及降尘用水，且完全蒸发，不产生废水
	无生产废水产生

	声环境
	生产设备
	等效连续A声级
	距离衰减、减震、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 —2008）3类标准。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	办公区生活垃圾：设置生活垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理；布袋收集尘、初期雨水沉淀池底泥，并入产品外售；废机油统一用桶收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位清运处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）、项目实行分区防渗，其中生产厂房地面为一般防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

（2）、危废暂存间为重点防渗区。危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2023）的相关要求建设，防渗层的防渗性能应等效于渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能或2mm厚高密度聚乙烯，或等效于渗透系数≤10-10cm/s的至少2毫米厚的其它人工材料。

（3）、项目建设过程中采取防渗措施可有效防止风险物质下渗进入地下水，通过加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补。

（4）、本项目产生的危险废物经收集后暂存于危废暂存间，危废暂存间地面防渗，设置围堰并铺设防水漆；本项目危险废物收集于收集桶中，且产生量不大，若发生泄漏事故，经危废暂存间围堰收集后，可将风险控制在危废暂存间内，对周边环境影响较小。

	生态保护措施
	本项目位于云南省玉溪市峨山彝族自治县双江街道登云社区石花村（原八二 0 地质队内）租用场地，用地性质为工业用地，不涉及新增用地，且项目场地及周边200m范围内不存在自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成不利影响。

	环境风险防范措施
	（1）加强设备日常的维护和管理，定期清理更换废布袋，对废气处理系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和废气去除系统的正常运行。

（2）加强对生产厂房、危废暂存间的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。

（3）危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的相关要求进行建设；危险废物严格管理，集中分类收集，及时交由有危险废物处理资质的单位回收处理，设置危险固废管理台账，如实记载危废的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期等。

（4）按规范使用各类电器设备，避免漏电、短路、过流、过载、过热等而造成的绝缘失效或线路着火，定期检查厂房内的电源、线路，对老化电线及时更换；

（5）进一步加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。

（6）加强安全管理，制定突发环境事件应急预案，设置应急领导小组，按照应急预案要求配备应急设施和资源，落实风险防范和应急处置措施。

	其他环境管理要求
	1、环境管理

建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价中提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理之间的关系，具体管理内容如下：

（1）项目在建设和运行中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地生态环境主管部门的要求及时反映发生的环保问题，接受生态环境主管部门的检查监督。

（2）项目建成运行后，建设单位应自主组织相关人员进行环保验收，并编制《突发事故环境风险应急预案》，报送玉溪市生态环境局峨山分局进行备案。

（3）加强管理，使污染物尽量消除在源头。

（4）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。

（5）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。

（6）按危废暂存间建设规范建设危废暂存间，建立危险废物暂存间台账，委托有资质单位处理。

2、排污许可证办理

根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第 736 号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向当地生态环境局申请取得排污许可证。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于黑色金属矿采选业08 中的“铁矿采选081”，本项目为单独的矿石破碎、集运，不涉及选矿，不涉及通用工序，故本项目属于排污许可为登记管理的排污单位。

3、排污口规范化设置

本项目设置1个废气排放口。本项目废气排放口属于一般排放口。排放口应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。排放口排污标识牌设置应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。

4、建设项目竣工环境保护验收

本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。



六、结论

	建设项目位于峨山县双江街道登云社区石花村（原八二 0 地质队内），通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：
本项目的建设符合国家产业政策，采取的污染防治措施有效、可靠。项目的污染物排放量较小，通过采取相应的环境保护对策措施可以实现达标排放，项目实施后不会对地表水、地下水、环境空气、声环境和生态环境产生明显影响，环境风险可控。项目建设无明显环境制约因素。在建设单位严格执行本环境影响报告表中提出的污染防治对策和措施、加强环境管理、严格执行“三同时”制度、确保各项污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	有组织颗粒物
	0.263
	0.263
	0
	0.594t/a
	0.263
	0.594t/a
	+0.594t/a

	
	无组织颗粒物
	0.2492
	0.2492
	0
	5.428t/a
	0.2492
	5.428t/a
	+5.428t/a

	废水
	废水
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	0.75
	0.75
	0
	2.4t/a
	0.75
	2.4t/a
	+2.4t/a

	一般工业固体废物
	布袋收尘灰
	5.225
	5.225
	0
	58.806t/a
	5.225
	58.806t/a
	+58.806t/a

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.15t/a
	0
	0.15t/a
	+0.15t/a

	危险废物
	废机油
	0.05
	0.05
	0
	0.1t/a
	0.05
	0.1t/a
	+0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①。  本项目租赁场地内原有企业已停产，相关设备已搬离；
