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[bookmark: _Toc152840729]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	[bookmark: _Toc6231]年产10万吨焊管生产线建设项目

	项目代码
	[bookmark: OLE_LINK7]2512-530423-04-02-16282

	建设单位联系人
	纳红阳
	联系方式
	133 8889 9331

	建设地点
	通海县四街镇二街村老江通公路大平地

	地理坐标
	（ 102 度 45 分 02.7721 秒， 24 度 12 分 04.0089 秒）

	国民经济
行业类别
	C3130钢压延加工
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十八、黑色金属冶炼和压延加工业  钢压延加工313

	建设性质
	□新建（迁建）
改建
扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	通海县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2209-530423-04-01-672864

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	57.5

	环保投资占比（%）
	19.17
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：2025年11月25日，玉溪市生态环境局经现场检查，发现公司生产车间4号内建成两条高频焊管生产线（含1条纵剪线），未办理环保手续，以玉环罚告[2026]1-11号对建设单位进行了处罚。
	用地（用海）
面积（m2）
	26640

	专项评价设置情况
	无。
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》专项评价设置原则表，本项目具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。
表1-1 专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	专项
设置

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放的废气主要为颗粒物，不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。
	不设置

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目无新增工业废水直排。
	不设置

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质主要为废机油、润滑油、乙炔，项目贮存量未超过临界值。
	不设置

	生态
	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不设置河道取水口。
	不设置

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及海洋工程。
	不设置




	规划情况
	[bookmark: OLE_LINK11]（一）规划名称：《通海县国土空间总体规划（2021—2035年）》
审批机关：玉溪市人民政府
（二）规划名称：《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划(2单元)》
审批机关：通海县人民政府
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK19]（三）规划名称：《杞麓湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021-2035 年）》
审批机关：玉溪市人民政府

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（一）与《通海县国土空间总体规划（2021—2035年）》规划符合性分析
[bookmark: OLE_LINK8]根据《通海县国土空间总体规划（2021—2035年）》，规划范围为通海县行政辖区内的全部国土空间。《规划》包括县域及中心城区两个层次。县域为通海县全部行政辖区范围，包括秀山街道、九龙街道、杨广镇、四街镇、河西镇、纳古镇、里山彝族乡、高大傣族彝族乡、兴蒙蒙古族乡。中心城区包括秀山街道城镇集中建设区、里山产业园区（城镇开发边界内的区域）、九龙街道集镇及火车站片区等区域，面积为32.63 平方公里。
规划要求以“三区三线”划定成果为基础，统筹划定工业用地红线。新建工业项目不得在工业用地红线外选址，近期重点工业项目应在工业用地保障线内选址，依托资源或有邻避要求的单独选址工业项目，允许在工业用地拓展线内选址。严控工业用地红线外的现状工业项目原址重建或改扩建，逐步引导向工业用地红线内集聚。
本项目位于通海县四街镇二街村老江通公路大平地，项目用地属于工业用地。根据2025年12月30日通海县自然资源局出具的《通海县国土空间规划三区三线查询结果》，本项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界；根据2026年4月17日玉溪市生态环境局通海分局出具的《云南省通海县鸿翔焊管有限公司三线一单管控单元查询结果》，项目涉及通海县农业农村面源污染重点管控单元、通海县乡镇生活污染重点管控单元、通海县一般管控单元。经对照分析，项目符合所在地“三线一单”生态环境分区管控中与本项目有关的相关要求。根据2025年12月30日通海县纳古镇人民政府出具的《关于云南省通海县鸿翔焊管有限公司的选址意见》，项目符合《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划(2单元)》，同意该项目选址。
因此，项目符合《通海县国土空间总体规划（2021—2035年）》。
（二）与《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划(2单元)》规划符合性分析
根据《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划（2单元）》，规划范围与已批复的《通海县国土空间总体规划(2021-2035年)》划定的城镇单元纳古-2单元(530423106010020)的范围保持一致，北接江川区，南至在建弥楚高速与G245国道交汇处，西至鸡脖子山脚，东至米冲水库，总面积222.50公顷，其中146.47公顷在纳古镇行政区范围内，另外76.03公顷在四街镇行政区范围内。
本项目位于通海县四街镇二街村老江通公路大平地，根据《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划（2单元）》规划范围图，项目所在地属于通海县纳古镇集镇区范围（详见附图7），通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划（2单元）国土空间结构规划构建“一环、一心、四片、两带”的国土空间功能结构。“一环”：将四个片区串联成集镇区多远绿色产业联动环；“一心”：指整个单元中心的综合服务中心；“四片”：整个单元由四个片区组成，分别为北部现代物流片区、西部彩印包装片区、东部装备制造片区；“两带”：由东西两侧山体、林地构建的两条山林屏障隔离带。项目位于“四片”中的东部装备制造片区，本项目主要生产高频焊管，符合片区规划。根据集镇用地布局规划图，项目区用地规划为二类工业用地，项目用地与《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划（2单元）》不冲突。
（三）项目与《杞麓湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021-2035 年）》符合性分析
[bookmark: OLE_LINK21]《杞麓湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021-2035 年）》范围覆盖杞麓湖流域全域，规划期限为 2021~2035 年，以生态保护优先、系统综合治理、国土空间集约管控为原则，紧扣湖泊革命治理要求。规划严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，优化流域生态、农业、城镇三大空间格局，构建“一湖一屏、一心一片、三轴四点”总体布局与流域生态安全格局。按湖泊核心保护区、入湖河道管控区、环湖生态屏障区、农业绿色发展区、城镇集约发展区实行分区管控，重点开展湿地修复、入湖河道整治、环湖截污、农业面源污染治理、水土保持及矿山生态修复等工程。严格管控岸线开发与产业准入，优化城镇、农业、文旅及特色农业空间布局，保护历史文化与湖城风貌；同步完善水资源调配、污水垃圾处理、交通等基础设施，建立空间管控、生态补偿、动态监测与执法监管长效机制。近期实现水质脱劣企稳、污染负荷有效削减，远期力争湖体水质稳步提升，推动流域生态环境持续改善、国土空间科学高效利用、生态保护与绿色协调可持续发展。
本项目选址于通海县四街镇，地处杞麓湖流域绿色发展区范围内，不在生态保护核心区、生态保护缓冲区及湖滨带内，远离湖泊及入湖河流敏感区域，完全契合“两线三区”分级管控要求，规避了生态保护核心区、缓冲区的开发禁令，项目用地为规划工矿用地，符合《杞麓湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021-2035 年）》及城镇开发边界管控要求，不占用永久基本农田、林地、生态保护红线，项目为技改项目，不新增建设用地，依托现有厂房实施设备升级，与规划不冲突。


	其他符合性分析
	（一）建设项目与所在地生态环境分区管控符合性分析
2024年6月7日玉溪市生态环境局发布了《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号），2026年1月6日玉溪市生态环境局发布了《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（通海县）》。
根据《云南省通海县鸿翔焊管有限公司生态环境分区管控查询结果》，本项目涉及通海县乡镇生活污染重点管控单元、通海县农业农村面源污染重点管控单元、通海县一般管控单元，经对照分析，项目符合所在地生态环境分区管控中与本项目有关的相关要求。项目与其符合性分析详见下表1-2。
表1-2 项目与所在地生态环境分区管控符合性分析一览表
	1、玉溪市生态环境管控总体要求

	管控领域
	管控要求
	项目情况
	符合情况

	空间布局约束
	1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。
	本项目属于C3130钢压延加工。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为允许类。项目建设符合国家相关产业政策。
本项目不涉及高耗能、高排放、低水平项目，不涉及钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换，不涉及新增电解铝和工业硅产能。
	符合

	
	2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。
	本项目位于杞麓湖绿色发展区，不涉及《云南省杞麓湖保护条例》中绿色发展区规定的禁止行为。本项目不属于落后和过剩产能，不属于城市建成区重污染企业。
	符合

	
	3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
	本项目属于C3130钢压延加工。不涉及新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。不涉及国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。不涉及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。不涉及“两高”项目。
	符合

	
	4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。
	本项目不属于污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。
	符合

	
	5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
	本项目不涉及。
	/

	污染物排放管控
	1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
	本项目不涉及。
	/

	
	2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。
	项目生产废水循环使用不外排，项目生活污水经化粪池预处理后，由罐车运至纳古镇污水处理站处理。
	符合

	
	3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。
	本项目不涉及。
	/

	
	4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。
	本项目不涉及。
	/

	
	5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。
	本项目不涉及。
	/

	
	6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
	本项目不涉及。
	/

	
	7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。
	项目一般固废经收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。危险废物分类收集暂存于危废暂存间，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。项目建立工业固体废物管理台账。项目采取收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。不涉及重金属污染物排放。
	符合

	
	8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。
	本项目不涉及。
	/

	环境风险防控
	1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
	本项目不涉及。
	/

	
	2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
	本项目不涉及。
	/

	资源开发利用效率
	1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。
	项目用水仅为职工生活用水、循环冷却水补充水和绿化用水，用水量低；占地面积小，用电量低，不涉及矿产资源消耗。
	/

	
	2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。
	项目用水主要为自来水，不涉及自行取水，且项目用水仅为职工生活用水、循环冷却水补充水和绿化用水，用水量低。
	/

	
	3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。
	本项目不涉及。
	/

	
	4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。
	本项目不涉及。
	/

	
	5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。
	本项目使用电能，不涉及使用高污染燃料。
	/

	
	6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
	本项目不涉及。
	/

	2、通海县生态环境准入清单（通海县乡镇生活污染重点管控单元）

	管控领域
	管控要求
	项目情况
	符合情况

	空间布局约束
	1.河西镇根据《河西历史文化名镇保护规划》进行保护。纳古镇严格执行《云南省杞麓湖保护条例》要求。
	本项目位于杞麓湖绿色发展区，已取得杞麓湖管理局选址意见，项目符合《云南省杞麓湖保护条例》要求
	/

	
	2.优化产业空间布局，对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案，促进企业向园区集中，产业向园区集聚，资源集约利用。
	项目属于钢压延加工项目，用地性质为工业用地，符合《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划（2单元）》，已取得乡镇及杞麓湖管理局意见；符合产业空间布局。
	符合

	污染物排放管控
	1.临杞麓湖区域严格落实禁养、限养措施，退出高耗水、耗肥、耗药作物，实施农业高效节水减排工程，重点发展优质水稻、豆类、烤烟、油菜、离地花卉、莲藕等种植，注重生态复绿与休耕，发展休闲观光农业。
	本项目不涉及。
	/

	
	2.向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准。 
	项目生产废水循环使用不外排，项目生活污水经化粪池预处理后，由罐车运至纳古镇污水处理站处理。
	符合

	
	3.加强城镇生活污水收集处理设施建设和提标改造，城镇驻地逐步实现雨污分流。  
	本项目不涉及。
	/

	
	4.大力推进生活垃圾分类回收利用，建立分类投放、收集、运输、处理的生活垃圾收运处理系统。
	本项目不涉及。
	/

	3、通海县生态环境准入清单（通海县农业农村面源污染重点管控单元）

	管控领域
	管控要求
	项目情况
	符合情况

	空间布局约束
	1.杞麓湖流域内开发建设活动必须严格遵守《云南省杞麓湖保护条例》要求。
2.严禁以任何形式围垦河湖、违法占用河湖水域，严格实施杞麓湖“四退三还”。
3.严格执行杞麓湖流域内畜禽养殖禁养限养规定。
4.调整种植结构，推进水旱轮作，压缩蔬菜种植面积。
	1.项目建设不违背《云南省杞麓湖保护条例》规定的要求。
2.3.4.本项目不涉及。
	/

	污染物排放管控
	1.在杞麓湖实施退地减水，从源头控制农业面源入湖污染负荷。
2.加强农村人居环境整治，垃圾及生活污水治理水平稳步提升，完成非正规垃圾堆放点整治，到2025年，农村生活污水治理率达95.71%。
3.严禁未经处理或处理后未达标的农田尾水、养殖废水直接排入河道。严格执行禁养区制度，合理确定限养区内养殖总量。完善粪污资源化利用设施设备建设，实现粪污无害化处理，至2025年，畜禽粪便资源化利用率达到90%及以上。
4.不使用含磷洗涤用品，减少化肥农药施用量，主要农作物化肥农药使用量实现负增长，2025化肥施用量年比2020年减少10%以上。
	1.2.3.4本项目不涉及。
	/

	环境风险防控
	1.建立杞麓湖蓝藻水华和底泥防控体系。
2.禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。
3.农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止土壤、地下水和农产品污染。
4.实施农作物秸秆资源化利用，严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。
5.禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品，开展农用地土壤污染防治宣传和技术培训活动，扶持农业生产专业化服务，指导农业生产者合理使用农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品，控制农药、兽药、化肥等的使用量。
6.增强废弃菜叶应急处置能力，防止废弃菜叶资源化工程二次污染。
	2.本项目生产废水循环使用不外排；项目生活污水经化粪池预处理后，由罐车运至纳古镇污水处理站处理。
1.3.4.5.6本项目不涉及。
	/

	资源开发效率要求
	1.严控农业杞麓湖取水量，截留后的雨水经适度处理后通过水资源的循环利用于农田灌溉，农田灌溉水有效利用系数达到0.52以上。
2.畜禽粪污综合利用率达到90%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%。
3.利用沤肥池，加强废弃菜叶资源化利用。
	1.2.3本项目不涉及
	/

	4、通海县生态环境准入清单（通海县一般管控单元）

	管控领域
	管控要求
	项目情况
	符合情况

	空间布局约束
	落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。
	1、本项目属于符合准入要求的项目。
2、项目车间高频焊接产生焊接烟尘，经各条生产线焊接工段配套的2套集气罩+布袋除尘器（TA001~TA002）收集处理后，经管道引入15m高排气筒排放（DA001~DA003）。
3、项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值后由槽罐车运至纳古镇污水处理站处理。
[bookmark: OLE_LINK39]4、项目一般固废经收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。危险废物分类收集暂存于危废暂存间，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。
	符合

	污染物排放管控
	落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。
	
	符合

	环境风险防控
	落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。
	
	符合

	资源开发效率要求
	落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。
	
	符合


经对照分析，项目符合所在地生态环境分区管控中与本项目有关的相关要求。
（二）建设项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析
1、与《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）符合性分析
表 1-3	与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析一览表
	与本项目相关的法律条文
	项目情况
	符合情况

	第七条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。
	本项目废气主要为焊接、补焊缝烟尘，采取布袋除尘器收集处理，减少了大气污染物排放。
	符合

	第十八条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。
	本项目依法进行环境影响评价，焊接废气经处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值。本项目无重点大气污染物排放总量控制要求。
	符合

	第十九条 排放工业废气或者本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。
	本项目属于排污许可登记管理，在启动生产设施或者发生实际排污之前依法办理排污许可证。
	符合

	第二十七条 国家对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于淘汰类、限制类。
	符合

	第四十三条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
	本项目焊接废气采取布袋除尘器收集处理。
	符合


综上，本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）的相关规定。
2、与《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）符合性分析
表 1-4	与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析一览表
	与本项目相关的法律条文
	项目情况
	符合情况

	第十条 排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。
	项目生产废水循环使用不外排，项目生活污水经化粪池预处理后，采用罐车运至纳古镇污水处理站处理。
	符合

	第十九条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，环境保护主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通、渔业主管部门的意见。建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求。
	本项目依法进行环境影响评价，项目生产废水循环使用不外排，项目生活污水经化粪池预处理后，采用罐车运至纳古镇污水处理站处理。
	符合

	第二十条 国家对重点水污染物排放实施总量控制制度。
	本项目不涉及
	/

	第二十一条 直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，应当取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。排污许可证应当明确排放水污染物的种类、浓度、总量和排放去向等要求。排污许可的具体办法由国务院规定。禁止企业事业单位和其他生产经营者无排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放前款规定的废水、污水。
	项目生产废水循环使用不外排，项目生活污水经化粪池预处理后，采用罐车运至纳古镇污水处理站处理。
	符合

	第二十二条 向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口；在江河、湖泊设置排污口的，还应当遵守国务院水行政主管部门的规定。
	项目生产废水循环使用不外排，项目生活污水经化粪池预处理后，采用罐车运至纳古镇污水处理站处理。
	符合

	第四十五条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。工业集聚区应当配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
	项目生产废水循环使用不外排，项目生活污水经化粪池预处理后，采用罐车运至纳古镇污水处理站处理。
	符合

	第四十六条 国家对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于淘汰类、限制类。
	符合

	第四十七条 国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。
	本项目不属于禁止新建不符合国家产业政策的生产项目。
	符合


综上，本项目符合《中华人民共和国水污染防治法》》（2018年1月1日）的相关规定。
3、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）（试行，2022年版）》符合性分析
表1-5 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）（试行，2022年版）》符合性分析
	序号
	相关规定
	本项目
	符合性

	1
	禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	本项目不属于码头及过长江通道项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、 挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	本项目用地不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。
	符合

	3
	禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、 腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
	本项目用地不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。
	符合

	4
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目， 以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新 建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目用地不涉及饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围。
	符合

	5
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征 收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采 矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的 投资建设项目。
	本项目用地不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围。
	符合

	6
	禁止违法利用、 占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目用地不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，同时不涉及占用金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区。
	符合

	7
	禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	本项目用地不涉及金沙江干流、长江一级支流范围内。
	符合

	8
	禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	本项目用地不涉及金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域内，不涉及捕捞。
	符合

	9
	禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目用地不涉及金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内。
	符合

	10
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	符合

	11
	禁止新建、 扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
	本项目不涉及。
	/

	12
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	本项目不属于明令禁止的落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于不符合要求的高耗能、高排放项目，不属于高毒高残留以及对环境影响大的项目。
	符合


综上，本项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中相关要求。
[bookmark: OLE_LINK16]4、与《云南省杞麓湖保护条例》（2024年1月1日起施行）符合性分析
[bookmark: OLE_LINK5]根据《云南省杞麓湖保护条例》（2024年1月1日起施行），本项目属于杞麓湖径流区，涉及杞麓湖绿色发展区，本项目与《云南省杞麓湖保护条例》规定的保护区禁止行为符合性详见下表。
表 1-6	与《云南省杞麓湖保护条例》符合性分析一览表
	云南省杞麓湖保护条例
	项目情况
	符合情况

	绿色发展区

	第二十四条　绿色发展区应当科学确定人口和城镇建设规模，严格管控建设用地总规模。加快产业结构调整，淘汰落后产能，逐步退出高污染、高耗水、高耗能项目。
	本项目租赁现有厂房进行建设，无新增建设用地。本项目不属于淘汰落后产能，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。
	符合

	第二十五条　绿色发展区禁止下列行为：
	/
	/

	（一）新建、改建、扩建严重污染环境、破坏生态平衡和自然景观的项目；
	本项不属于严重污染环境、破坏生态平衡和自然景观的项目。
	符合

	（二）开山、采石、挖砂、取土、毁林、毁草、挖树根等；
	本项目不涉及。
	/

	（三）采矿、选矿；
	本项目不涉及。
	/

	（四）侵占河堤、护岸，损毁或者擅自移动防汛、水文、水利、科研、气象、测量、环境监测、杞麓湖保护相关标牌、环卫等设施；
	本项目不涉及。
	/

	（五）向入湖河道、沟渠、城镇排水管网排放超过国家、地方水污染排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标的水污染物；
	项目生产废水循环使用不外排，项目生活污水经化粪池预处理后，采用罐车运至纳古镇污水处理站处理。
	符合

	（六）向入湖河道、沟渠及河道岸坡排放、倾倒、填埋油类、酸液、碱液、剧毒废液（渣）等；
	本项目不涉及。
	/

	（七）在入湖河道、沟渠、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；
	本项目不涉及。
	/

	（八）向入湖河道、沟渠、水库倾倒粪便、污水；
	本项目不涉及。
	/

	（九）在入湖河道、沟渠、水库内丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；
	本项目不涉及。
	/

	（十）随意倾倒垃圾、抛撒或者堆放泡沫、塑料餐饮具、塑料袋等；
	本项目不涉及。
	/

	（十一）随意倾倒、堆放、填埋废弃菜叶等农业废弃物；
	本项目不涉及。
	/

	（十二）生产、销售、使用杀鼠剂以外的限制使用类农药和含磷洗涤用品；
	本项目不涉及。
	/

	（十三）擅自取水或者违反取水许可规定取水；
	本项目不涉及。
	/

	（十四）擅自释放或者丢弃外来物种；
	本项目不涉及。
	/

	（十五）违法猎捕、杀害、买卖野生动物；
	本项目不涉及。
	/

	（十六）损毁或者擅自移动界桩、标识；
	本项目不涉及。
	/

	[bookmark: _Hlk218067232]（十七）法律、法规禁止的其他行为。
	本项目不涉及。
	/



综上，本项目不涉及《云南省杞麓湖保护条例》中规定的禁止行为，因此本项目的建设符合《云南省杞麓湖保护条例》规定的要求。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK4]5、与《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》（云政发〔2022〕25号）符合性分析
本项目位于杞麓湖径流区，涉及杞麓湖绿色发展区。
表 1-7	 与《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》符合性分析一览表
	绿色发展区管控指导意见
	项目情况
	符合情况

	21.科学确定人口和城镇建设规模。远湖布局、离湖发展，科学划定城镇开发边界，优先安排从生态保护核心区和生态保护缓冲区迁出的建设需求。按照湖泊保护需要，根据集约适度、绿色发展的原则，加快国土空间规划编制及管控。湖泊面山区域严禁连片房地产开发。
	根据《通海县“三区三线”数据查询结果》，项目矢量范围内不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内。建设项目与《通海县国土空间总体规划（2021-2035年）》《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划（2单元）》相符。
	符合

	22.严格管控建设用地总规模。建设用地以挖掘存量用地潜力、高效利用为主，新增建设用地主要用于保障基础设施、公共服务设施等民生项目用地需求。对资源条件优越，旅游、休闲、康养等发展潜力较大的绿色产业，新增建设用地须严格论证。
	本项目租赁现有厂房进行建设，无新增建设用地。
	[bookmark: OLE_LINK9]符合

	23.统筹加快“两污”治理。加快推进城镇污水处理厂扩容提标、雨污分流设施改造，加强农村生活污水治理与农村厕所革命有机衔接，积极推动农村生活污水、粪污无害化处理和资源化利用。加强垃圾收集、转运、处置等各类环境基础设施建设、运营和维护。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城市生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。
	项目生产废水循环使用不外排，项目生活污水经化粪池预处理后，采用罐车运至纳古镇污水处理站处理。项目生活垃圾委托环卫部门清运处置。
	符合

	24.全面提高用水效率。开展农业高效节水示范区建设，提高农田灌溉水有效利用系数。严格执行节水型企业标准、用水定额标准等，实施节水技术改造。加强再生水利用，鼓励将再生水优先用于工业生产、生态景观、建筑施工、城市杂用等。2025年底前，流域内万元GDP用水量和万元工业增加值用水量较2020年降幅均达16%以上。
	项目产品冷却水经焊管车间循环水池冷却后循环使用，不外排。
	符合

	25.加快开展面源污染治理。全面推进控肥增效、控药减害、控膜减量、控水降耗“四控行动”。在滇池、洱海、抚仙湖等湖泊开展初期雨水治理试点，探索初期雨水分质处理方式。
	本项目不涉及。
	/

	26.持续推进高标准农田建设。深入落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力实施高标准农田建设工程，加快补齐农田基础设施短板，逐步实现土地平整、集中连片、机力畅通、灌排配套的现代农业格局。利用调蓄库塘、生态沟渠等措施，收集农田灌溉退水，加强循环利用。
	本项目不涉及。
	/

	27.深入推进水权水价改革。建立水权交易机制，制定具体工作计划，明晰区域水资源管理权限，确定取用水总量控制指标，开展用水水权分配和有偿使用。推广农业用水计量收费，完善城镇居民阶梯水价和非居民用水超定额累进加价制度，充分发挥水价在水资源配置、水需求调节和水污染防治等方面的杠杆作用。
	本项目不涉及。
	/

	28.全力发展绿色低碳循环经济。优化种植业结构，推广绿色生态种植，鼓励耕地轮作。加快产业结构调整，淘汰落后产能，制定迁出计划，将现有“高污染、高耗水、高耗能”企业全部迁出流域外。鼓励文化创意、会议会展、运动休闲、康体养生、乡村度假、科研设计、总部经济等绿色高附加值服务业的发展。深入实施乡村振兴战略，大力发展生态农业、生态旅游业等生态友好型产业，推进文旅农融合发展。
	本项目不属于淘汰落后产能，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。
	符合

	29.大力推进流域生态修复。2025年底前，洱海、泸沽湖、阳宗海主要入湖河道水质均在Ⅲ类及以上，其余湖泊主要入湖河道全面消除Ⅴ类、劣Ⅴ类水体。全面排查流域内矿山，按照自然保护地、生态保护红线管理要求分类处置，并按照宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜景则景的原则进行生态修复，推进历史遗留矿山生态修复。积极推进国土绿化行动，加强湖泊面山绿化和生态修复，提高森林覆盖率，减少水土流失，涵养水源，提升森林、草原系统生态功能。加强入湖河道综合治理，常态化开展“乱占、乱采、乱堆、乱建”清理行动，促进河道生态修复。加强入湖河道管理，严格主要入湖河道管理范围内建设项目和活动的审批及监管。
	本项目不涉及。
	/

	30.积极探索生态保护补偿机制。依托流域内现有产业布局和自然资源分布，制定工作计划，开展生态系统生产总值（GEP）核算。建立湖泊生态质量监测评价机制。科学制定补偿标准，探索实施森林、湿地、河道、种植结构调整等生态效益补偿机制。探索完善用能权、排污权、碳排放权交易制度。健全生态环境质量考核奖惩机制。
	本项目不涉及。
	/


综上，本项目建设符合《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》（云政发〔2022〕25号）中绿色发展区的相关要求。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK32]6、与《杞麓湖“三区”管控实施细则（试行）》符合性分析
本项目位于杞麓湖径流区，涉及杞麓湖绿色发展区。
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK31]表 1-8 与《杞麓湖“三区”管控实施细则（试行）》符合性分析一览表
	绿色发展区管控实施细则
	项目情况
	符合情况

	科学确定人口和城镇建设规模。编制实施《通海县国土空间总体规划（2021-2035）年、《杞麓湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021-2035年）》。坚持“远湖布局、离湖发展”科学划定城镇开发边界，优先安排从生态保护核心区和生态保护缓冲区迁出的建设需求。湖泊面山区域严禁连片房地产开发。
	根据《通海县“三区三线”数据查询结果》，项目矢量范围内不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内。建设项目与《通海县国土空间总体规划（2021-2035年）》《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划（2单元）》相符。
	符合

	严格管控建设用地总规模。严格执行国土空间规划管控要求，严控开发强度，建设用地以挖掘存量用地潜力、高效利用为主，加强村庄闲散用地整合，鼓励低效用地增容改造和深度开发。新增建设用地主要用于保障基础设施、公共服务设施等民生项目用地需求。对资源条件优越，旅游、休闲、康养等发展潜力较大的绿色产业，新增建设用地须严格论证。
	本项目租赁现有厂房进行建设，无新增建设用地。
	符合

	统筹加快“两污”治理。
（1）完善城乡生活污水治理体系。采取城乡区别、分片集中、分区分类、精准有效治理生活污水补齐城镇污水管网短板实施雨污分流工程，提升城镇污水处理能力，推进污水处理厂提标改造，加强农村生活污水治理与农村“厕所革命"有机衔接。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造,城镇污水收集率达 95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上。
（2）加强垃圾收集、转运、处置等各类环境基础设施建设、运营和维护。2025年底前实现城市生活垃圾处理率达97%以上实现农村生活垃圾处理设施全覆盖，垃圾分类投放、统一运输集中处理；推进农业生产废弃物收集、处置和综合利用,开展“清洁田园"行动，严格肥料农药包装废弃物、废弃农膜回收处置；集中收处餐饮经营户餐厨垃圾，实现食堂（客事房）餐饮经营户收处全覆盖。
（3）积极推动粪污无害化处理和资源化利用。落实禁养区、限养区管理规定，禁养区全面退出畜离养殖，严防反弹；限养区禁止新增规模养殖场，养殖数量只减不增，规范现有养殖场污染防治措施，达不到要求的依法整改。2025年底前，畜禽粪污综合利用率达90%以上。
	[bookmark: OLE_LINK30]（1）项目生产废水循环使用不外排，项目生活污水经化粪池预处理后，采用罐车运至纳古镇污水处理站处理。
（2）项目生活垃圾委托环卫部门清运处置。
（3）本项目不涉及。
	符合

	全面提高用水效率。开展农业高效节水示范区建设，提高农田灌溉水有效利用系数。严格执行节水型企业标准、用水定额标准等，实施节水技术改造。加强再生水利用，鼓励将再生水优先用于工业生产、生态景观、建筑施工、城市杂用等。2025年底前，流域内万元GDP用水量和万元工业增加值用水量较2020年降幅均达16%以上。
	项目产品冷却水经焊管车间循环水池冷却后循环使用，不外排。
	符合

	加快开展面源污染治理。全面推进控肥增效、控药减害、控膜减量、控水降耗“四控行动”。全面落实种植结构调整，加快绿色农业发展，实行农业生产种植作物清单制度，实现环境友好型作物只增不减。
	本项目不涉及。
	/

	持续推进高标准农田建设。深入落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快发展数字农业、智慧农业、设施农业，大力实施高标准农田建设工程，加快补齐农田基础设施短板，逐步实现土地平整、集中连片、机力畅通、灌排配套的现代农业格局，打造农业绿色发展先行区。利用湖外农业用水循环工程、生态沟渠等设施，收集农田灌溉退水，加强循环利用。
	本项目不涉及。
	/

	深入推进水权水价改革。探索源头用水管控和付费机制推动节约用水、集约用水、精准用水。探索建立水权交易机制明晰区域水资源管理权限,确定取用水总量控制指标，开展用水水权分配和有偿使用。制定水价综合改革实施方案，组织开展水价综合改革工作，推广农业用水计量收费,实施阶梯水价计量收费，充分发挥水价在水资源配置、水需求调节和水污染防治等方面的杠杆作用。
	本项目不涉及。
	/

	全力发展绿色低碳循环经济。
（1）优化种植业结构,推广绿色生态种植，鼓励耕地轮作。积极引进高水准蔬菜企业，解决农业可持续发展问题。加快产业结构调整，淘汰落后产能，构建绿色低碳工业体系，提升绿色产业比重。排查现有“高污染、高耗水、高耗能”企业，制定计划逐步迁出流域外。鼓励文化创意、会议会展、运动休闲、康体养生乡村度假、科研设计、总部经济和大培训等绿色高附加值服务业发展。
（2）深入实施乡村振兴战略，大力发展生态农业、生态旅游业等生态友好型产业，推进农文旅融合发展。
	本项目不属于淘汰落后产能，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。
	符合

	大力推进流域生态修复。
（1）2025年底前，主要入湖河道全面消除V类、劣V类水体。加强入湖河道综合治理，常态化开展“乱占、乱采、乱堆、乱建"清理行动，实施生态修复。加强入湖河道管理，严格主要入湖河道管理范围内建设项目和活动的审批及监管。
（2）全面排查流域内矿山，按照自然保护地、生态保护红线管理要求分类处置，并按照宜林则林、宜耕则耕、宜草则草宜景则景的原则进行生态修复，推进历史遗留矿山生态修复。积极推进国土绿化行动，加强湖泊面山绿化和生态修复，提高森林覆盖率，减少水土流失，涵养水源，提升森林系统生态功能。
（3）加强流域生物多样性保护,突出物种恢复和保护，建立外来物种长效防控机制，维护生态系统平衡。
	本项目不涉及。
	/

	积极探索生态保护补偿机制。依托流域内现有产业布局和自然资源分布，制定工作计划，开展生态系统生产总值（GEP）核算。建立湖泊生态质量监测评价机制。科学制定补偿标准，探索实施森林、湿地、河道、种植结构调整等生态效益补偿机制。探索完善用能权、排污权、碳排放权交易制度。健全生态环境质量考核奖惩机制。
	本项目不涉及。
	/



[bookmark: OLE_LINK42]综上，本项目建设符合《杞麓湖“三区”管控实施细则（试行）》中绿色发展区的相关要求。
[bookmark: OLE_LINK29]7、与《云南省重点高原湖泊入湖河道保护条例》（2025年5月28日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过）符合性分析
[bookmark: OLE_LINK43]表1-9  与《云南省重点高原湖泊入湖河道保护条例》符合性分析一览表
	入湖河道管控范围内禁止下列行为
	项目情况
	符合情况

	（一）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物；
	项目生产废水循环使用不外排，项目生活污水经化粪池预处理后，采用罐车运至纳古镇污水处理站处理。项目产生污（废）水不会进入入湖河道。
	[bookmark: OLE_LINK44]符合

	（二）擅自填堵、覆盖、围垦入湖河道；
	[bookmark: OLE_LINK36]项目不涉及。
	符合

	（三）爆破、取土、采砂、采石，未经许可采矿；
	[bookmark: OLE_LINK41]项目不涉及。
	符合

	[bookmark: OLE_LINK40]（四）倾倒、填埋、堆放、弃置、存贮、处理固体废弃物和其他污染物；
	项目一般固废经收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。危险废物分类收集暂存于危废暂存间，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。项目不存在向入湖河道倾倒、填埋、堆放、弃置、存贮、处理固体废弃物和其他污染物的行为。
	符合

	（五）随意倾倒、堆放、填埋废弃菜叶、秸秆等农业废弃物；
	项目不涉及。
	符合

	（六）畜禽规模养殖；
	项目不涉及。
	符合

	（七）在入湖河道清洗车辆、宠物、畜禽和其他可能污染水体的物品；
	项目不涉及。
	符合

	（八）围堰、网箱、围栏（网）养殖；
	项目不涉及。
	符合

	（九）使用禁用的渔具、捕捞方法和不符合规定的网具捕捞或者在禁渔区、禁渔期进行捕捞；
	项目不涉及。
	符合

	（十）在入湖河道开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源；
	项目不涉及。
	符合

	（十一）其他妨碍行洪、污染环境或者破坏生态的行为。
	项目不涉及。
	符合


综上，本项目建设和生产不存在《云南省重点高原湖泊入湖河道保护条例》中入湖河道管控范围内的禁止行为。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK17]8、与《云南省生态环境保护条例》（2024年11月1日起施行）符合性分析
表 1-10	与《云南省生态环境保护条例》符合性分析一览表
	与本项目相关的条文
	项目情况
	符合情况

	第三十六条 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对生态环境的污染和危害。
	[bookmark: OLE_LINK20]项目焊接、补焊缝烟尘，采取布袋除尘器收集处理；项目生产废水循环使用不外排，项目生活污水经化粪池预处理后，采用罐车运至纳古镇污水处理站处理；项目噪声采取基础减振、厂房隔声、对空气动力性噪声设备安装消声器、合理布局等措施；项目一般固废经收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。危险废物分类收集暂存于危废暂存间，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。
	符合

	第三十七条 落实重点污染物排放总量控制制度。省人民政府应当按照国务院下达的总量控制指标进行逐级分解。企业事业单位在执行国家和地方污染物排放标准的同时，应当遵守分解落实到本单位的重点污染物排放总量控制指标。
	本项目无重点大气污染物排放，无总量控制要求。
	符合

	第三十八条 落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度。依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。
	本项目属于排污许可登记管理，在启动生产设施或者发生实际排污之前依法办理排污许可证。
	符合

	第三十九条 依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，保存原始监测记录，并对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。
	本项目依法开展自行监测，保存原始监测记录，并对自行监测数据的真实性、准确性负责。
	符合

	第四十五条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当依法申请取得许可证，并执行许可证管理制度的相关规定。
	本项目危险废物分类收集暂存于危废暂存间，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。
	符合

	第四十七条 排放噪声的单位和个人应当采取有效措施，使其排放的噪声符合国家规定的排放标准。
	本项目噪声源主要为设备噪声，项目采取基础减振、厂房隔声、对空气动力性噪声设备安装消声器、合理布局等措施，项目运营期的厂界噪声昼间贡献值可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。
	符合


综上，本项目符合《云南省生态环境保护条例》的相关规定。
9、与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）符合性分析
表 1-11 与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析一览表
	与本项目相关的条文
	项目情况
	符合情况

	二、优化产业结构
	/
	/

	（一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。
	本项目租赁现有厂房进行建设，无新增建设用地。本项目不属于“两高一低”项目。
	符合

	（二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。
	本项目不属于落后产能。
	符合

	（三）推动传统产业升级改造。中小型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业发展规划，针对现有产业集中区域制定专项整治提升方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。
	项目符合国土空间规划、环境分区管控要求，同时取得杞麓湖管理局及乡镇的选址意见，同意该项目建设，因此该项目符合准入要求。
	符合

	（四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。严格执行VOCs含量限值标准，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。
	本项目不涉及。
	/

	[bookmark: _Hlk218073401]（五）推动绿色环保产业健康发展。支持培育一批低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。
	本项目不涉及。
	/

	三、优化能源结构
	/
	/

	（六）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重较2020年提高4个百分点以上，电能占终端能源消费比重达30%以上。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
	本项目所消耗资源为电能，根据业主提供资料，项目年用电量为400万kW·h。
	符合

	（七）严格合理控制煤炭消费增长。有序推进煤炭消费减量替代。支持烟叶烘烤等农特产品加工燃煤设施实施清洁能源改造。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。
	本项目不涉及。
	/

	（八）开展燃煤锅炉关停整合。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
	本项目不涉及。
	/

	（九）推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工业余热、电能、天然气等清洁能源进行替代。
	本项目不涉及。
	符合


综上，本项目建设符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）中的相关要求。
[bookmark: OLE_LINK47]10、与《固体废物综合治理行动计划》的符合性分析
2026年1月5日，国务院印发了《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）的通知，项目与其符合性分析详见下表。
表1-12  项目与《固体废物综合治理行动计划》的符合性分析
	《行动计划》要求
	项目建设情况
	符合性

	一、推动源头管控和减量。加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。
	项目运营后建立健全管理制度，从源头上减少固体废物的产生量，运营期产生的固体均能妥善处置，不排放。
	符合

	二、规范收集转运和贮存。加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
	项目运营后按要求建立固体废物管理台账制度，做好固体废物收集、转运、产生、贮存、综合利用等环节的台账记录。项目收集和产生的固体废物均分类分区堆存，不混堆。
	符合

	四、提升资源化利用水平加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
	项目固废遵循减量化、资源化、无害化的原则，处置率100%，不涉及冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾等综合利用的范围。
	符合


综上分析，项目符合《国务院关于印发<固体废物综合治理行动计划>的通知》（国发〔2025〕14 号）中的相关内容。
[bookmark: OLE_LINK38]11、与《云南省固体废物污染环境防治条例》（2023年3月1日起施行）符合性分析
表 1-13	与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析一览表
	与本项目相关的条文
	项目情况
	符合情况

	[bookmark: OLE_LINK23]第十三条 建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。
	本项目属于产生固体废物的建设项目，依法进行环境影响评价，遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。项目一般固废经收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。危险废物分类收集暂存于危废暂存间，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。
	符合

	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]第十四条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
	本项目属于产生固体废物的单位，采取了防扬散、防流失、防渗漏的措施。本项目选址不属于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点；不属于生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	符合

	第二十四条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。鼓励产生工业固体废物的单位在固体废物产生场所、贮存场所及计量设备等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	本项目产生的工业固体废物分类收集，生活垃圾与工业固体废物分类处置。采取了收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。
	符合

	第二十五条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
	项目固体废物按一般固废、危险废物、生活垃圾进行分类管理。生活垃圾委托环卫部门清运处置。危险废物收集后暂存于危废暂存间，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。化粪池污泥委托环卫部门清掏处置。委托处置的，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
	符合

	第二十七条 产生工业固体废物的单位应当依法取得排污许可证，向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。
	本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向玉溪市生态环境局申请取得排污许可证，并执行排污许可管理制度的相关规定。
	符合


综上，本项目符合《云南省固体废物污染环境防治条例》的相关规定。
12、项目与《危险废物转移管理办法》（部令第23号）符合性分析
表1-14  项目与《危险废物转移管理办法》符合性分析一览表
	规范要求
	项目建设情况
	符合性

	总则

	危险废物转移应当遵循就近原则。跨省、自治区、直辖市转移（以下简称跨省转移）处置危险废物的，应当以转移至相邻或者开展区域合作的省、自治区、直辖市的危险废物处置设施，以及全国统筹布局的危险废物处置设施为主。
	项目危险废物贮存达到规定数量后，委托有资质单位采用专用运输车辆按规定路线把危险废物转移到危废处置公司进行处置。
	符合

	转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。
	项目发生转移严格执行转移联单制度。
	符合

	转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。
	项目严格按照要求填写国家危险废物信息管理系统和危险废物电子转移联单，依法公开危废转移污染防治信息。
	符合

	法律责任

	危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。
	项目属于危险废物移出人，仅对移出过程进行控制，采取防扬散、防流失、防渗漏措施。
	符合

	移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。
	项目为危废暂存单位，建成后编制突发环境事件防范措施和应急预案，并备案。
	符合

	危险废物转移联单的运行和管理

	危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。
	项目运营期危险废物转移联单根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。
	符合

	危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。
	项目运营期危险废物转移联单采用全国统一的编号。
	符合

	移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。
	项目运营期每次转移时填写相应的转移联单。
	符合

	采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。
	项目危险废物采取专车专送，不采用联运方式。
	符合

	对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。
	项目采用运输车辆进行转运，每次进厂、出厂进行危险废物称重。
	符合


由上表可知，项目建设与《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相符。
13、项目选址合理性分析
本项目位于通海县四街镇二街村老江通公路大平地，位于杞麓湖绿色发展区。在原有用地范围内进行改扩建，无新增建设用地。
[bookmark: OLE_LINK61]根据2025年12月30日通海县自然资源局出具的《通海县国土空间规划三区三线查询结果》，本项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内。根据2026年1月20日通海县杞麓湖管理局出具的项目选址意见，本项目选址涉及杞麓湖绿色发展区。根据前文分析，本项目不涉及《云南省杞麓湖保护条例》中绿色发展区规定的禁止行为，因此本项目的建设符合《云南省杞麓湖保护条例》规定的要求。根据2025年12月30日通海县纳古镇人民政府出具的《关于云南省通海县鸿翔焊管有限公司的选址意见》，项目用地属二类工业用地，符合《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划(2单元)》，同意该项目选址。根据2026年4月17日玉溪市生态环境局通海分局出具的《云南省通海县鸿翔焊管有限公司生态环境分区管控查询结果》，项目涉及通海县农业农村面源污染重点管控单元、通海县乡镇生活污染重点管控单元、通海县一般管控单元。经对照分析，项目符合所在地生态环境分区管控中与本项目有关的相关要求。根据2026年7月14日玉溪市生态环境局通海分局出具的《关于云南省通海县鸿翔焊管有限公司是否涉及饮用水水源地保护区查询结果》，项目地不涉及饮用水水源地保护区。
项目周边主要为工业企业，属于纳古镇工业企业聚集区，项目与周围环境相容。本项目距离杞麓湖2654m，项目生活污水经化粪池预处理后，由罐车运至纳古镇污水处理站处理，处理后进入杞麓湖环湖截污沟后经提升泵站用于周边农田浇灌，不会对杞麓湖造成影响。本项目周围无自然保护区、风景名胜区、生态红线保护区等环境敏感区。
项目产生的污染物在采取相应环保措施后，产生的环境影响可以得到有效控制，不会改变区域的环境功能区划。从环境影响的角度分析，本项目选址合理。
11、环境相容性分析
项目周边企业主要为云南泰森管业有限公司和云南纳泰管业有限公司，均为焊管生产企业，污染物为颗粒物，其与本项目为同一类型生产企业，故本项目与周边环境相容。
12、产业政策符合性分析
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“鼓励类、限制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律、法规和政策规定的属于允许类”。
项目于2025年12月26日取得通海县发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号【项目代码】：2512-530423-04-02-16282）。
因此，项目建设符合国家相关产业政策。
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[bookmark: _Toc152840730]二、建设项目工程分析
	[bookmark: _Hlk227330440]建设内容
	1、项目任务由来
本项目位于通海县四街镇二街村老江通公路大平地，利用已有生产车间、原料及成品仓库、办公楼及其他配套设施等进行改造，进行高频焊管生产。
[bookmark: OLE_LINK2]云南省通海县鸿翔焊管有限公司，成立于1998年9月1日，主要从事高频直缝焊管生产。2008年9月，建设单位建成了年产40000吨焊管生产线项目，包含1条纵剪生产线及4条高频焊管生产线，主要工序为冷轧、纵剪、退火、感应热处理、焊接等，建设单位将退火炉燃煤改造为电加热，再后来拆除了冷轧、退火、感应热处理等工序及相应设备，目前仅余1条纵剪生产线及4条高频焊管焊接生产线。
2025年11月25日，玉溪市生态环境局经现场检查，发现公司生产车间4号内建成两条高频焊管生产线（含1条纵剪线，2022年未批先建），未办理环保手续，以玉环罚告[2026]1-11号对建设单位进行了处罚。
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK46]根据建设单位提供的情况说明，项目于2025年12月26日取得通海县发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号〔项目代码〕：2512-530423-04-02-160282。备案证主要建设内容为：购置安装焊管机生产线9条，带钢纵剪线4条，形成年产10万吨焊管生产规模。经核实，备案证上所提安装焊管机生产线9条，带钢纵剪线4条已包含原有1条纵剪生产线、4条高频焊管焊接生产线及已建成（未批先建）的2条高频焊管生产线（含1条纵剪线）。项目还需新建3条焊管机生产线及2条带钢纵剪线，实现年产10万吨焊管生产规模。本次改扩建评价内容针对改建的原有4条焊管机生产线及1条纵剪线、扩建的3条焊管机生产线及2条带钢纵剪线、未批先建的2条高频焊管生产线及1条纵剪线，以及改造的环保措施内容。生产线情况如下：
	原有项目生产线
	未批先建项目生产线
	本次新增生产线
	总生产线

	1条纵剪生产线及4条高频焊管生产线
	2条高频焊管生产线及1条纵剪线
	3条焊管机生产线及2条带钢纵剪线
	[bookmark: OLE_LINK34]9条焊管机生产线及4条带钢纵剪线



根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号），本项目属于C3130钢压延加工。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十八、黑色金属冶炼和压延加工业63 钢压延加工其他”，确定本项目需编制生态环境影响报告表。
2、项目建设内容
项目总投资300万元，用地面积26640平方米，利用已有生产车间、原料及成品仓库、办公楼及其他配套设施等进行改造，购置安装焊管机生产线9条，带钢纵剪线4条，形成年产10万吨焊管生产规模。项目建设内容见表2-1。
表2-1   项目工程建设内容一览表
	[bookmark: _Hlk158046875]工程类别
	工程内容
	备注

	主体工程
	生产车间1号
	现有厂房，1栋，1层，高度10m，钢架结构，建筑面积2475 m2。设置4条带钢纵剪线，目前已建成2条，待建2条；并新建置1条高频焊管机生产线（1#）及原料堆放点。
	改造及新建

	
	生产车间2号
	现有厂房，1栋，1层，高度10m，钢架结构，建筑面积2475m2。已建成2条高频焊管机生产线（2#~3#），本次拟对焊接点废气收集及处理进行改造，针对每一个焊接点设置集气罩对废气进行收集后进入布袋除尘器处理。
	改造

	
	生产车间3号
	现有厂房，1栋，1层，高度10m，钢架结构，建筑面积1584m2。已建成2条高频焊管机生产线（4#~5#），本次拟对焊接点废气收集及处理进行改造，针对每一个焊接点设置集气罩对废气进行收集后进入布袋除尘器处理。
	改造

	
	生产车间4号
	现有厂房，1栋，1层，高度10m，钢架结构，建筑面积1386m2。已建成2条高频焊管机生产线（6#~7#，为未批先建的二条生产线）。对焊接点废气收集及处理进行改造，针对每一个焊接点设置集气罩对废气进行收集后进入布袋除尘器处理。
	未批先建，对废气收集处理进行改造

	
	生产车间5号
	现有厂房，1栋，1层，高度10m，钢架结构，建筑面积1287m2。拟建2条高频焊管机生产线（8#~9#）。
	利用已有厂房改造后新建生产线

	辅助工程
	成品库
	现有厂房，1栋，1层，高度10m，钢架结构，建筑面积825m2。
	依托现有

	
	办公楼
	租用现有办公楼，1栋，3层，高度9m，建筑面积119m2。设置办公区，厕所。
	依托现有

	
	配电室
	现有，1栋，1层，高度3m，建筑面积198m2。
	依托现有

	公用工程
	给水
	项目生产用水、生活用水均采用由纳古镇自来水管网提供，水压、水量可以满足本项目用水需求。
	依托现有

	
	排水
	项目采用雨污分流制。厂区顶棚设置排水坡度和雨水沟，初期雨水经雨水沟收集后进入1个容积为50m3的初期雨水收集池收集沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排；后期雨水沿边沟汇集至厂外雨水沟。项目生产废水主要为焊管生产车间产品冷却水，经生产车间循环水池冷却后循环使用，不外排；项目生活污水经化粪池预处理后，利用罐车拉运至纳古镇污水处理站处理。
	依托现有

	
	供电
	项目供电采用35kV狮山变电站供电，经厂区现有1台变压器降压后，接入配电室调配后供各用电单元使用。
	依托现有

	储运工程
	仓库
	生产车间1号内设置有1个原料堆放区，占地面积约200m2；厂区内设1个成品库，占地面积约825m2。
	依托现有

	[bookmark: _Hlk218436081]
	一般固废暂存间
	成品库内设置面积20 m2的一般固废暂存间。
	新建

	
	危险废物暂存间
	成品库内设置面积5 m2的危废暂存间，临时存放危险废物。
	新建

	环保工程
	废气处理
	高频焊接烟尘
	①1#生产线焊接烟尘经集气罩+布袋除尘器（TA001）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放；
②2#~5#生产线焊接烟尘经集气罩+布袋除尘器（TA002~TA005）处理后合并由一根15m高排气筒（DA002）排放；
③6#~9#生产线焊接烟尘经集气罩+布袋除尘器（TA006~TA009）处理后合并由一根15m高排气筒（DA003）排放。
	[bookmark: OLE_LINK35]新建

	
	
	车间无组织烟尘
	生产线内各加工单元均设置在封闭车间内。
	改造

	
	废水处理
	生活污水
	2个化粪池，有效容积为2m3和5m3，分别位于办公楼旁和生产车间1号厂房外，对项目生活污水进行处理后，利用罐车拉运至纳古镇污水处理站处理。
	依托现有

	
	
	直接冷却水循环水池
	生产车间3号设一个循环水池，容积150m3；生产车间4号外设一个循环水池，容积150m3。主要用于对焊管直接冷却水沉淀、冷却，循环利用不外排。
	依托现有

	
	
	应急事故水池
	[bookmark: OLE_LINK27]2个，1个位于危废暂存间旁，容积30m3；1个位于生产车间1号的中段，容积30m3。
	依托现有

	[bookmark: _Hlk238550597]
	
	初期雨水
	设置1个容积为50m3的初期雨水收集池，用于收集厂区初期雨水，位于生产厂房1号东侧。
	依托现有

	
	噪声处理
	生产设备噪声
	项目采取合理布局，通过厂房隔声，基础减振，对产生气流噪声的噪声源加装消声器。
	新建

	
	固废处理
	废边角料、不合格产品
	分类收集后临时存放于一般固废暂存间，进行外售处置。
	新建

	
	
	金属沉渣
	[bookmark: OLE_LINK50]金属沉渣可能含有重金属等有毒有害物质，无法判定是否具有危险性，在每次清掏前取样委托有相关资质单位进行浸出毒性检测，若检测结果为危险固废，则在脱水后废水回流至循环水池，脱水后的沉渣进入危废暂存间暂存，委托有相关危废处置资质单位进行处理；若检测结果为一般固废，则在脱水后沉渣进入一般固废暂存间储存，后续外售处置。
	新建

	
	
	除尘灰
	收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。
	新建

	
	
	废机油和废油桶
	统一收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。
	新建

	
	
	化粪池污泥
	化粪池污泥委托环卫部门清掏处置。
	新建

	
	
	生活垃圾
	设置1个生活垃圾箱，用于收集生活垃圾，生活垃圾经集中收集后委托环卫部门清运处置。
	新建

	
	防渗措施
	重点防渗区
	危废暂存间进行重点防渗，其防渗措施采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜+环氧树脂涂层。
	新建

	
	
	一般防渗区
	化粪池、循环水池、应急事故水罐地面进行一般防渗，采用抗渗混凝土硬化。
	新建

	
	
	简单防渗区
	生产车间、厂内道路等一般区域进行简单防渗，采用一般混凝土地面硬化。
	改造

	
	其它
	绿化
	绿化面积200m2。
	已有



3、生产规模及产品方案
项目建成后，年产10万吨高频直缝焊管。项目产品类型及生产规模详见表2-2所示。
表2-2  项目产品方案
	序号
	产品名称
	单位
	设计产量
	备注

	1
	高频直缝焊管
	万t/a
	10
	方管：
10mm×20mm、20mm×20mm、25mm×25mm、25mm×35mm、20mm×40mm、30mm×30mm、30mm×40mm、30mm×50mm、40mm×40mm、40mm×60mm、40mm×80mm、50mm×50mm、60mm×60mm、80mm×80mm、100mm×100mm；
圆管：
φ19mm、φ25mm、φ32mm、φ38mm、φ40mm、φ42mm、φ48mm、φ50mm、φ57mm、φ60mm、φ89mm、φ114mm。



4、主要生产设备
本项目主要生产设备及设备参数如下表所示。
表2-3  本项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	安装地点
	备注

	1
	高频直缝焊管机
	250kW
	1台
	生产车间1#
	新建

	2
	分剪机
	800型、1400型
	4台
	
	已有2台，新建2台

	3
	气动开卷机
	200型
	1台
	
	新建

	4
	立式储料仓
	200型
	1台
	
	新建

	5
	飞锯
	50型
	1台
	
	新建

	6
	码垛机
	50型
	1台
	
	新建

	7
	集气罩+风机+布袋除尘器
	/
	1套
	
	新建

	8
	高频直缝焊管机
	200 kW
	1台
	生产车间2#
	已有

	9
	气动开卷机
	200型
	2台
	
	已有

	10
	立式储料仓
	200型
	2台
	
	已有

	11
	飞锯
	50型
	2台
	
	已有

	12
	码垛机
	50型
	2台
	
	已有

	13
	高频直缝焊管机
	150 kW
	1台
	
	已有

	14
	集气罩+风机+布袋除尘器
	
	2套
	
	新建

	15
	高频直缝焊管机
	200 kW
	1台
	生产车间3#
	已有

	16
	气动开卷机
	200型
	2台
	
	已有

	17
	立式储料仓
	200型
	2台
	
	已有

	18
	飞锯
	40型
	1台
	
	已有

	19
	码垛机
	50型
	1台
	
	已有

	20
	高频直缝焊管机
	250 kW
	1台
	
	已有

	21
	飞锯
	89型
	1台
	
	已有

	22
	码垛机
	89型
	1台
	
	已有

	23
	集气罩+风机+布袋除尘器
	
	2套
	
	新建

	24
	高频直缝焊管机
	300 kW
	1台
	生产车间4#
该车间生产设备为未批先建设备
	已有

	25
	气动开卷机
	200型
	2台
	
	已有

	26
	立式储料仓
	200型
	2台
	
	已有

	27
	飞锯
	50型
	1台
	
	已有

	28
	码垛机
	50型
	1台
	
	已有

	29
	高频直缝焊管机
	250 kW
	1台
	
	已有

	30
	飞锯
	76型
	1台
	
	已有

	31
	码垛机
	76型
	1台
	
	已有

	32
	集气罩+风机+布袋除尘器
	
	2套
	
	新建

	33
	高频直缝焊管机
	250 kW
	1台
	生产车间5#
	新建

	34
	气动开卷机
	300型
	1台
	
	新建

	35
	立式储料仓
	300型
	1台
	
	新建

	36
	飞锯
	76型
	1台
	
	新建

	37
	码垛机
	76型
	1台
	
	新建

	38
	高频直缝焊管机
	200 kW
	1台
	
	新建

	39
	气动开卷机
	200型
	1台
	
	新建

	40
	立式储料仓
	200型
	1台
	
	新建

	41
	飞锯
	50型
	1台
	
	新建

	42
	码垛机
	50型
	1台
	
	新建

	43
	集气罩+风机+布袋除尘器
	
	2套
	
	新建


4、主要原辅材料及能源
（1）主要原辅材料
本项目具体原辅材料使用消耗情况见表2-4。
表2-4  项目主要原辅材料及能源消耗表
	类别
	名称
	单位
	年用量
	最大储存量
	形态
	备注

	原料
	镀锌带钢
	吨
	101000
	300
	固态
	外购，处理后的镀锌带钢（已除油、已按定制尺寸开卷），原料表面不含油类；生产车间室内原料堆放区

	辅料
	铝丝
	吨
	8
	2
	固态
	外购，用于焊接后补焊缝

	
	乙炔
	吨
	0.5
	0.12
	气态
	外购，用于机修检查，60L/瓶，最大存储2瓶

	
	氧气
	吨
	0.3
	0.12
	气态
	用于焊接保护气，60L/瓶，最大存储2瓶

	
	润滑油
	吨
	0.2
	0.1
	液态
	外购，用于生产设备润滑

	
	肥皂
	吨
	0.3
	0.1
	固态
	外购，用于直接冷却水，做润滑作用

	能源
	电力
	万kW·h
	300
	/
	/
	市政供电

	
	水
	吨
	1021.26
	/
	/
	市政供水


（2）原料理化性质
项目主要原辅材料理化性质详见下表。
表2-5   项目主要原辅材料理化性质
	名称
	理化性质

	乙炔
	乙炔是一种无色、无味的易燃气体，微溶于水，易溶于乙醇、丙酮等有机溶剂。其分子量为26.4，气体比重0.91kg/m3，熔点-81.8℃，沸点-83.8℃，相对密度(水=1)为0.62，饱和蒸气压为4053kPa(16.8℃)。能起加成、氧化、聚合及金属取代等反应。乙炔在工业上常用于氧炔焊割，也是制造乙醛、醋酸、苯、合成橡胶、合成纤维等的基本原料。然而，乙炔是可燃物、危险品，达到一定浓度会爆炸，不能用于灭火。此外，乙炔与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触猛烈反应，与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应，能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。

	润滑油
	润滑油是精制矿物油或合成油为基础油，添加各类添加剂制成的油品，润滑油（机油）中矿脂（Petrolatum）占60%、石墨（除纤维外的所有形式）graphite（All forms except fibres）占25%、结晶石英二氧化硅石英（氧化硅）Crystalline Quartz Silica Quartz （SiO2）占15%。常温下多为淡黄色至深褐色透明液体，优质机油色泽均匀，无悬浮物或沉淀；密度一般在0.86~0.90 g/cm3，运动黏度是关键指标，会随温度变化（遵循黏温特性，温度升高黏度下降），常用40℃或100℃时的运动黏度划分标号（如5W-30）；不溶于水，可与矿物油、合成油及多数有机溶剂混溶，添加剂会提升其对积碳、油泥的溶解分散能力；挥发性低，高温工况下不易挥发损耗，减少机油消耗量和积碳生成；具有良好的氧化安定性、热安定性，高温下不易氧化变质；耐腐蚀性强，能保护金属部件不被锈蚀；闪点通常高于200℃，属于不易燃液体，使用和储存安全性较高；燃点远高于工作温度，可避免高温自燃；凝点一般在-20~-50℃，倾点略高于凝点，决定机油的低温流动性能，标号中“W”前数字越小，低温流动性越好。

	肥皂
	肥皂呈现碱性性质，pH值通常在9-10之间，因为它属于弱酸强碱盐（脂肪酸与强碱反应生成）。在硬水中，它与钙离子（Ca²⁺）或镁离子（Mg²⁺）结合形成凝乳状沉淀，降低清洁效果。这一特性源于其离子结构，易与水中的金属离子发生置换反应。

	氧气
	物化性质：常温下为无色、无臭和无味的气体。液态时凝结成淡蓝色液体。相对密度1.33，熔点-218.4℃，沸点-183℃，临界温度-118.6℃。化学性能活泼，可与绝大多数元素生成氧化物。与可燃性气体（如氢、乙炔、甲烷等）混合能形成爆炸性混合物。与氢气混合后燃烧火焰温度达2100～2500℃，微溶于水和醇。
危险特性：本身不燃，但能助燃，与有机物或其他易氧化物质能形成爆炸性混合物，与乙炔、氢、甲烷等易燃气体混合能形成爆炸性混合物，液态氧和易燃物共储时，特别在高压下，有爆炸的危险，无腐蚀性，但有水分存在时会促进金属的腐蚀，气体本身无毒，但持续吸入高浓度氧时，可出现“氧中毒症”。


5、劳动定员和工作制度
劳动定员：现有劳动定员40人，本次改扩建新增20人，项目建成后总劳动定员60人，不在厂区内食宿。
工作制度：本项目全年生产300天，实行一班工作制，每班工作8小时，年工作2400小时。其中高频直缝焊管机组每天工作时间为3小时，年工作时间900小时。
6、建设项目水平衡分析
6.1 用水量
本项目用水主要为生活用水、直接冷却水补水、绿化用水。
（1）生活用水
本项目运营期劳动定员60人，不在厂区内食宿。根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2026），结合本项目所在地生活用水实际情况，项目生活办公用水用水量按30 L/人·d计，年工作时间300天，则生活办公用水量为540 m3/a（1.8m3/d）。
（2）生产用水
项目用水主要为9条生产线直接冷却水补水。
直接冷却水主要是对焊管进行冷却，与物料直接接触，为直接冷却水，通过生产线下方排水沟引入循环水池，焊管直接冷却水经沉淀、冷却后循环利用，定期补充，不外排。本项目共设置2个循环水池，总容积300m3。本项目直接冷却水设计总循环水量为20m3/h，60m3/d。根据建设单位提供的资料，项目打捞沉渣会带走部分水量（约一年打捞一次），直接补充新水，本项目直接冷却水补水量约为361.26m3/a（1.2 m3/d）。
（3）绿化用水
项目绿化面积200m2，依据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2026）标准，绿化用水按3L/m2·次计，用水时间扣除下雨天，按200d计，则绿化用水量为0.6m³/d、120m³/a。
6.2 废水量
本项目废水主要为生产废水、生活污水，生产废水包括直接冷却水和循环水池沉渣压滤废水。项目生产过程中对厂区内初期雨水进行收集处理后用于厂区洒水降尘。
（1）生产废水
①直接冷却水
本项目直接冷却水为产品冷却水，循环使用，定期补充，不外排。
②沉渣压滤废水
循环水池沉渣含水率95%，通过板框压滤脱水后脱水至含水率60%，本项目每年外售金属沉渣量约2.1t/a（含带走水量1.26t/a），项目沉渣压滤废水量约15.54t/a，返回循环水池进行循环使用，不外排。
（2）生活污水
项目生活污水量按生活用水量的80%计算，则生活污水产生量为432m3/a（1.44m3/d）。
（3）初期雨水
本项目运营过程中，遇降雨天气，受到自然降雨的影响，形成雨污水。取一次暴雨前15min的降水量，经雨水冲洗的地面排水含有少量悬浮物等污染物，如果直接排入水体，将造成一定的污染。本次环评提出对初期雨水进行收集，初期雨水地表径流中含有的主要成分为SS，经初期雨水收集池沉淀处理后用于厂区洒水降尘。
采用最大降水量法来计算厂区初期雨水收集池所需设计容积，确保遇最大暴雨时，初期雨水收集池能收集产生的初期雨水，计算公式为：


式中：Q—雨水流量，L/s；
q—设计暴雨强度，L/s•hm2；
F—汇水面积（m2），本项目主要收集生产区裸露地面的初期雨水，占地面积约0.5066hm2；
Ψ—径流系数，0.15~0.9，考虑项目区的坡度及场地硬化等因素，径流系数取0.5。
玉溪市暴雨强度计算公式：


式中：P—设计降雨重现期1a；
t—降雨历时（取15min）。
按照上述公式计算，拟建项目区的暴雨强度为178.96L/s•hm2。项目区雨水流量为45.33L/s。降雨前15min初期雨水产生量为40.8m3/次。初期雨水主要污染物为SS，因冲刷道路表面，从而带入较多粉尘，经50m3初期雨水收集池沉淀处理后晴天回用于厂区洒水降尘。
6.3废水排放去向
项目生产废水主要为焊管生产车间产品冷却水和沉渣压滤废水，均经2个150m3循环水池冷却和收集后循环使用，不外排；项目生活污水经化粪池预处理后，利用罐车拉运至纳古镇污水处理站处理。
项目水平衡图如下所示：

图2-1  项目水平衡图（晴天）  单位：m3/d
注：项目循环水池沉渣约一年清掏处理一次，图中虚线部分为单次沉渣打捞处理水量平衡，不参与项目日平均水量平衡。







图2-2  项目水平衡图（雨天）  单位：m3/d
注：项目循环水池沉渣约一年清掏处理一次，图中虚线部分为单次沉渣打捞处理水量平衡，不参与项目日平均水量平衡。

图2-3  项目水平衡图  单位：m3/a
7、环保投资
本项目总投资300万元，其中环保总投资57.5万元，占总投资的19.17%，各环保设施组成及投资估算详见表2-6。
表2-6   项目环保投资估算表
	[bookmark: _Toc299498044]项目
	环保设施
	[bookmark: _Toc299498045]数量
	[bookmark: _Toc299498046]投资（万元）

	施工期大气防治措施
	施工材料覆盖、洒水降尘设施
	/
	0.1

	施工期噪声防治措施
	选用低噪设备、减振垫、设禁鸣及减速标志牌、合理施工等
	/
	0.1

	施工期固废防治措施
	施工建筑垃圾、生活垃圾及时清运
	/
	0.1

	[bookmark: _Toc299498075]营运期
	废气防治措施
	高频焊接烟尘
	每条生产线焊接工段配套1套集气罩+布袋除尘器，共设置9套。共设置3根15m排气筒。
	9套
	45

	
	
	车间无组织烟尘
	项目车间改造为封闭式厂房。
	1间
	1.0

	
	废水处理措施
	生活污水
	2个化粪池，有效容积为2m3和5m3。
	2个
	0（已有）

	
	
	直接冷却水
	2个循环水池，容积均为150m3。
	1个
	0（已有）

	
	
	应急事故
	2个，1个位于危废暂存间旁，容积30m3；1个位于生产车间1号的中段，容积30m3。
	2个
	0（已有）

	
	
	初期雨水
	1个，位于生产车间1号右侧，容积50m3。
	1个
	0（已有）

	
	固废
	生活垃圾
	1个生活垃圾箱。
	1个
	0.2

	
	
	一般固废暂存间
	1个，面积20m2。
	1间
	0.5

	
	
	沉渣脱水
	板框压滤机。
	1台
	1.5

	
	
	危废暂存间
	1间，面积5 m2。
	1间
	1.0

	
	防渗措施
	重点防渗区
	危废暂存间采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜+环氧树脂涂层。渗透系数≦10-10cm/s。
	/
	5.0

	
	
	一般防
渗区
	化粪池、循环水池、应急事故池地面采用抗渗混凝土硬化改造。渗透系数≤10-7cm/s。
	/
	2.0

	
	噪声防治措施
	对产生气流噪声的噪声源进行基础减震、厂房隔声等措施。
	/
	1.0

	
	其它
	绿化面积200m2。
	/
	0（已有）

	[bookmark: _Toc299498102][bookmark: _Hlk232927954]合计
	57.5




	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
1.1 施工期工艺流程
本次施工期主要是针对需要进行整改的内容，对现有厂房进行适应性改造，主要包括一般固废暂存间、危险废物暂存间建设、地面防渗施工、环保措施改造、新增生产线设备安装等。

图2-3  施工期工艺流程及产污节点示意图
工艺流程简述：
（1）厂房改造
对现有厂房进行适应性改造，主要包括一般固废暂存间、危险废物暂存间、事故水池、地面防渗施工、环保设施改造、新增生产线设备安装等，该阶段产生的污染物主要为废气、废水、噪声、固废。
（2）设备安装
项目厂房改造完成后进行设备安装调试后投入使用，该阶段产生的污染物主要为噪声、废气、固废。
1.2产污环节简述
（1）废气
本项目施工废气主要有施工扬尘。
项目在一般固废暂存间、危险废物暂存间、地面防渗施工过程中，会使用到一定的水泥、砂料等建材，在施工、运输过程及临时堆放场中将产生少量扬尘。
（2）废水
项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水。
1 生活污水
施工人数平均5人/d，施工时间约3个月，施工人员不在场区内食宿，租用附近民房，生活污水依托民房已建生活污水处理设施。
[bookmark: OLE_LINK45]②施工废水
建设项目施工期废水主要来自于建筑废水。
本项目施工废水主要来源于混凝土养护过程产生的混凝土养护水，主要污染物为悬浮物，施工废水经临时沉淀后回用于施工用水或施工场地洒水降尘，不外排。
（3）噪声
项目施工期噪声主要为运输车辆噪声及设备安装调试时产生的噪声，施工期间的噪声对施工地点周围及运输途中所经村民居住区会有不同程度的影响。
（4）固体废物
项目施工期固体废物主要来源于施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。
①建筑垃圾
本项目建筑垃圾主要有施工过程中建筑废料和废包装材料等。建筑垃圾经分拣后可回收部分回收利用，不可回收部分及时清运至住建部门指定点处置。
②生活垃圾
项目施工期生活垃圾设垃圾桶集中收集，委托环卫部门清运处置。
2、运营期
2.1 项目生产工艺流程及产污环节
1、生产工艺流程及产污节点图

图2-4  工艺流程及产污节点图
2、工艺流程及产污环节简述：
①原料入场
本项目生产的产品原料是向周边外购的镀锌钢带。项目镀锌钢带由原料库运出，钢带由入口钢卷小车将钢卷运往分剪机。外购的钢带均已按照项目产品类型要求由供料厂家按尺寸已经切割好，故本项目厂区不涉及原料裁剪工序。
②分条、收卷
镀锌钢带经过钢卷自动测宽、测外径系统保证钢卷对中的装在分剪机上，在分剪机中进行开卷、引料定位、分条纵剪等步骤，对金属卷材进行分条处理后收卷去往焊接工序，该过程中会有一定的无组织粉尘、废边角料和噪声产生。
③开卷、弯曲成型
分条后的带钢进行重新开卷后，将带钢弯曲成管状。在钢带弯曲过程中会有噪声产生。
④高频焊接、补焊缝、刮疤
将初步成型的钢管送入高频焊机对钢管的缝隙进行焊接、补焊缝和刮疤，高频焊机利用电流的集肤效应和邻近效应将直缝两端边缘加热融化，并在挤压辊的作用下进行焊接，将钢带的两端完全熔合。经过焊接的焊管表面会产生少量焊疤，利用焊机自带的刮疤刀具刮去焊管表面的凸起，使得焊管表面平整光滑并进行补焊缝（采用铝丝）处理。在此工段需用水（加入肥皂润滑）冷却焊接的焊管，焊接过程为一边焊接一边冷却，通过生产线下方排水沟引入循环水池，焊管直接冷却水循环使用不外排，不足时定期补充，不外排。并产生机械噪声、废边角料、焊接和补缝烟尘、金属沉渣。项目在每一个焊接点上方设置集气罩，1#生产线焊接烟尘经集气罩+布袋除尘器（TA001）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放；2#~5#生产线焊接烟尘经集气罩+布袋除尘器（TA002~TA005）处理后合并由一根15m高排气筒（DA002）排放；6#~9#生产线焊接烟尘经集气罩+布袋除尘器（TA006~TA009）处理后合并由一根15m高排气筒（DA003）排放。
④校直、切割
焊接后的焊管使用校直机进行校直，利用飞锯定尺切割机将钢管切割成国标尺寸或客户需求的定制尺寸，即为产品，此过程将产生噪声、切割碎屑和少量切割粉尘。
⑤质检、打包入库
通过人工质检的方式，质检合格的产品打包入库，不合格产品收集后外售，此过程将产生噪声、不合格产品。
表2-7  项目产污情况一览表
	污染类别
	主要污染源
	污染物/污染因子
	处理措施

	废气
	高频焊接、补焊缝烟尘
	颗粒物
	项目车间高频焊接产生焊接烟尘，经各条生产线焊接工段配套的2套集气罩+布袋除尘器（TA001~TA002）收集处理后，经管道引入15m高排气筒排放（DA001~DA003）。

	
	车间无组织烟尘
	颗粒物
	项目车间加强封闭。

	废水
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、TP
	项目生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网进入纳古镇污水处理站处理。

	
	焊管直接冷却水
	COD、SS
	经车间循环水池冷却后循环使用，不外排，定期补水。

	噪声
	生产设备
	LAeq
	厂房隔声，基础减振、加装消声器等措施

	固体废物
	生产过程
	废边角料、不合格产品
	收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。

	
	
	金属沉渣
	金属沉渣每次清掏前进行浸出毒性检测，为一般固废则存放于一般固废暂存间进行外售处置；若为危险固废则暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。

	
	
	布袋除尘器收集除尘灰
	收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。

	
	
	废机油和废油桶
	统一收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置

	
	员工生活
	生活垃圾
	生活垃圾委托环卫部门清运处置

	[bookmark: _Hlk157611568]
	污泥
	化粪池污泥
	化粪池污泥委托环卫部门清掏处置




	项目有关的原有环境污染问题
	1、原项目简述
云南省通海县鸿翔焊管有限公司，成立于1998年9月1日，主要从事高频直缝焊管生产。2008年9月，建设单位建成了年产40000吨焊管生产线项目，包含1条纵剪生产线及4条高频焊管生产线，主要工序为冷轧、纵剪、退火、感应热处理、焊接等，建设单位将退火炉燃煤改造为电加热，再后来拆除了冷轧、退火、感应热处理等工序，目前仅余1条纵剪生产线及4条高频焊管焊接生产线。
2025年11月25日，玉溪市生态环境局经现场检查，发现公司生产车间4号内建成两条高频焊管生产线（含1条纵剪线），未办理环保手续，以玉环罚告[2026]1-11号对建设单位进行了处罚。目前厂区属于停产状态。原有项目环保手续执行情况如下：
表2-8  原有项目环保手续执行情况
	序号
	项目名称
	类型
	环评批复情况
	验收情况
	环境风险应急预案
	排污许可证情况

	1
	年产40000吨焊管生产线项目
	报告表
	2008年9月8日，原玉溪市环境保护局，玉环许准〔2008〕93号
	2010年7月29日，原玉溪市环境保护局，玉环验〔2010〕29号
	2023年1月12日备案，备案编号：530423-2023-004L
	2025年11月03日取得了固定污染源排污登记回执，登记编号：915304237194689075001P



2、原有项目污染物排放情况
根据现场踏勘，年产40000吨焊管生产线项目（原有项目）主要包括4条焊管生产线及1条纵剪线，目前厂区为停产状态。根据建设单位提供的资料，原有项目因与之前环评有较大出入，污染物排放情况采用实际调查和核算法，排放情况如下：
2.1废水
项目生产废水只有冷却水，循环使用不外排。
生活污水经化粪池处理后，用于厂区内绿化。根据建设单位统计，现有生活用水量为1.2m3/d，360m3/a，产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.96m3/d，288m3/a。
2.2废气
原有项目废气主要来自高频直缝焊管焊接工段产生的焊接烟尘、切割粉尘。
（1）焊接烟尘
原有项目高频直缝焊管焊接工段位于生产厂房内，产生的焊接烟尘直接车间内无组织排放。原有项目无自行监测资料。焊接烟尘采取产污系数法进行核算。
根据原有项目资料，项目原料带钢年用量约为4.3万吨，污染物源强核算参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021.6.11）中“3130钢压延加工行业系数手册”中焊接钢管-带钢-高频焊法工艺产污系数。
原有项目原料带钢年用量为4.3万吨，产污系数为0.011千克/吨-钢材，则高频焊接工序的颗粒物产生量为0.473t/a。产生的焊接烟尘直接车间内无组织排放，无组织排放量为0.473t/a。
（2）切割粉尘
原有项目配置切割工序，原料带钢年用量为4.3万吨，飞锯切割粉尘产生系数按0.00046kg/t钢材，项目飞锯切割粉尘产生的颗粒物为0.02t/a，此部分颗粒物在车间内呈无组织排放。
2.3噪声
原有项目运营期噪声源强主要为生产设备，生产设备布置于厂房内，经墙体隔声；水泵安装有减震垫，进行基础减震。设备噪声源强约85~90dB（A），通过选用低噪声设备、合理布局、基础减震，厂房隔声等措施，噪声值可降低10~20dB（A）。
[bookmark: OLE_LINK53]为了解项目区域声环境现状，建设单位于2026年7月17日委托玉溪华恒环境科技有限公司在项目临时启动运行的情况下，对项目地四周厂界噪声现状进行了监测，项目地现有噪声厂界值为55~58dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。
2.4固体废物
原有项目运营期的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。一般工业固废包括焊渣、废边角料及切割碎屑、不合格产品、金属沉渣（原有项目按一般工业固废进行处置）；危险废物包括废机油、废油桶、废劳保用品。
原有项目高频焊管生产过程中会有废边角料产生。根据建设单位提供的资料，原有项目废边角料约为66.7t/a、不合格产品约为506.7t/a、金属沉渣约为1t/a，统一收集后作为外售处置。原有项目废机油和废油桶产生量为0.12t/a，用于厂区内机械设备擦拭润滑，不外排；废劳保用品产生量约0.04t/a，混入生活垃圾处理。
[bookmark: OLE_LINK57]3、与现有项目有关的主要环境问题及整改措施
3.1现有项目存在的主要环境问题
（1）项目未设置危险废物暂存间及危险废物相关标志牌。废机油、废液压油及桶随意摆放，设备维护检修产生含油废抹布并入生活垃圾，收集、贮存及处置措施不规范。
（2）循环水池金属沉渣未进行过浸出毒性检测，未能明确危险性，无法明确界定其危险特性，直接外售存在风险。
（3）厂区未设置事故水池，在事故情况下，生产线冷却水存在外溢风险。
（4）已建项目高频直缝焊管焊接工段产生的焊接烟尘在车间内无组织排放，未采取收集、治理措施。
（5）厂区生活污水通过化粪池处理后用于厂区绿化，不符合废水达标排放要求。
（6）厂区未设置一般固废暂存间，生产过程中产生的一般固废随意堆放，布置杂乱。
（7）现有项目未按相关要求建立固废处理处置台账。
3.2 现有项目整改措施
（1）成品库内设置面积5 m2的危废暂存间，临时存放危险废物。按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危废暂存间的危险废物识别标志，危废废物贮存分区标志，危险废物贮存设施标志。危废暂存间进行重点防渗改造，防渗措施采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜+环氧树脂涂层，确保渗透系数≦10-10cm/s，以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
（2）金属沉渣每次清掏前进行浸出毒性检测，为一般固废则存放于一般固废暂存间进行外售处置；若为危险固废则暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。
（3）利用生产车间3号北侧现有闲置的蓄水池封闭起来作为应急事故水池，容积556m3。平常需空置，用于暂存事故状态下的直接冷却水。
（4）现有4条高频焊接生产线及2条未批先建高频焊接生产线废气处理进行改造，从无组织排放变更为有组织排放。各条生产线焊接烟尘经集气罩+布袋除尘器处理后经由15m高排气筒排放。
（5）厂区生活污水通过化粪池处理后，利用罐车拉运至纳古镇污水处理站处理。
（6）成品库内设置面积20 m2的一般固废暂存间，用于统一堆存项目运营期产生的一般固体废弃物，禁止在厂区内随意堆存固废。循环水池沉渣外每次清掏前进行浸出毒性检测，经检测确认为一般工业固体废物的，方可作为一般工业固体废物进行外售或委托处置，若为危废按照危废委托有资质单位清运处置。
（7）建立固废处置处理台账，包括危险废物和一般固体废弃物。
4、项目建设前后“三本账”汇总表
表2-9  项目建设前后“三本账”汇总表  单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	原有工程
排放量（固体废物产生量）
	本项目
排放量（固体废物产生量）
	以新带老
削减量
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）
	变化量

	废气
	颗粒物
	0.473
	0.277
	0.473
	0.277
	-0.196

	废水
	生活污水
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业
固体废物
	废边角料
	66.7
	150
	66.7
	150
	+83.3

	
	不合格产品
	506.7
	847
	506.7
	847
	+340.3

	
	循环水池金属沉渣
	1
	2.1
	1
	2.1
	+1.1

	
	除尘灰
	0
	0.879
	0
	0.879
	+0.879

	
	化粪池污泥
	0
	0.197
	0
	0.197
	+0.065

	危险废物
	废机油
	0.1
	0.2
	0.1
	0.2
	+0.1

	
	废机油桶
	0.02
	0.1
	0.02
	0.1
	+0.08

	
	废劳保用品
	0.04
	0.07
	0.04
	0.07
	+0.03


注：原有项目为原4条焊管生产线及1条纵剪线，本项目为改扩建后全厂9条焊管机生产线及4条带钢纵剪线。本项目排放量（固体废物产生量）核算已包含原有工程中的生产线，因此本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）=本项目排放量（固体废物产生量）。




























[bookmark: _Toc152840731]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	一、区域环境质量现状
1、大气环境
1.1环境质量标准
项目所在区域为环境空气功能区划中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值的二级标准。标准值见表3-1。
表3-1   环境空气质量标准
	污染物项目
	平均时间
	过渡阶段
浓度限值
	单位
	标准来源

	
	
	二级标准
	
	

	二氧化硫（SO2）
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）

	
	日平均
	150
	
	

	
	1小时平均
	500
	
	

	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	μg/m3
	

	
	日平均
	80
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	一氧化碳（CO）
	日平均
	4
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	
	

	臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	颗粒物（粒径小于等于10 μm，PM10）
	年平均
	60
	μg/m3
	

	
	日平均
	120
	
	

	颗粒物（粒径小于等于2.5 μm，PM2.5）
	年平均
	30
	μg/m3
	

	
	日平均
	60
	
	

	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均
	200
	μg/m3
	

	
	日平均
	300
	
	

	注：过渡阶段指标准实施之日（2026年3月1日）起至2030年10月31日止。



1.2 环境质量现状
本项目位于玉溪市通海县，项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值的二级标准。
本次评价采用通海县环境空气质量自动监测点的2025年全年环境空气监测数据进行达标区判定及基本污染物环境空气质量现状评价。通海县环境空气质量自动监测系统位于通海县环境监测站，距离本项目约8.5km。
环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项基本污染物按照HJ 663中各评价项目的年评价指标进行评价，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB 3095中浓度限值要求的即为达标区。
表3-2  2025年区域基本污染物质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（µg/m3）
	GB 3095-2026过渡阶段标准值
（µg/m3）
	占标率/%
	达标
情况

	SO2
	年平均质量浓度
	11.3
	60
	18.8
	达标

	
	98%日平均质量浓度
	16.7
	150
	11.1
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	9.8
	40
	24.5
	达标

	
	98%日平均质量浓度
	21.7
	80
	27.2
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	26.1
	60
	43.4
	达标

	
	95%日平均质量浓度
	56.0
	120
	46.7
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	17.2
	30
	57.3
	达标

	
	95%日平均质量浓度
	40.0
	60
	66.7
	达标

	CO
	95%日平均质量浓度
	1200.0
	4000
	30.0
	达标

	O3
	90%日最大8小时滑动平均质量浓度
	118.0
	160
	73.8
	达标


[bookmark: OLE_LINK13]根据2025年监测数据可知，2025年通海县环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值的二级标准浓度限值要求。因此，项目所在区域属于环境空气质量达标区。
项目特征评价因子为TSP。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。
为进一步了解特征污染物环境空气质量现状，本项目TSP引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目TSP引用《通海齐拓金属制品有限公司新建年产20万吨高频直缝焊管建设项目环境影响报告表》中贵州鼎拔检测有限公司对TSP的补充监测数据，位于本项目西南侧，距离约2600m，监测时间为2023年12月21日~12月23日，满足引用要求。
[image: ]项目地
齐拓金属
2600m

引用特征污染物监测结果如下表所示：
表3-3   引用特征污染物监测结果表
	监测点位
	监测点坐标
	污染物
	平均时间
	评价标准/(μg/m3)
	监测浓度范围/(μg/m3)
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	

	项目所在地主导风下风向G1
	102.742
38212
	24.19
735325
	TSP
	24h
	[bookmark: OLE_LINK26]300
	136~149
	49.7
	0
	达标



[bookmark: OLE_LINK28]根据监测结果，项目区TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值的二级标准浓度限值要求。
2、地表水环境
2.1环境质量标准
根据现场调查，本项目区最近的地表水体为东北侧282m的米冲水库，米冲水库主要水功能为农灌用水。而项目区径流则向南经六街大沟最终汇入杞麓湖，项目区域属于杞麓湖汇水范围。根据云南省水利厅制定的《云南省水功能区划（2014年修订）》（云政复〔2014〕27号），杞麓湖主要为通海农业、景观、渔业用水区，2020年水质目标为Ⅳ类，2030年水质目标为Ⅲ类。杞麓湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，《云南省水功能区划（2014年修订）》中未对米冲水库及六街大沟进行区划，参照杞麓湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。其标准值见表3-4。
表3-4  地表水环境质量标准    单位：mg/L
	项   目
	III类标准值
	项   目
	III类标准值

	pH值(无量纲)
	6-9
	氰化物  ≤
	0.2

	溶解氧  ≥
	5
	挥发酚  ≤
	0.005

	高锰酸盐指数  ≤
	6
	石油类   ≤
	0.05

	 化学需氧量（COD） ≤
	20
	阴离子表面活性剂   ≤
	0.2

	五日生化需氧量（BOD5）≤
	4
	硫化物  ≤
	0.2

	 氨氮(NH3-N)  ≤
	1.0
	  粪大肠菌群（个／L）  ≤
	10000

	总磷（以 P 计）≤
	0.2
	砷   ≤
	0.05

	          铜   ≤
	1.0
	汞  ≤
	0.0001

	          锌  ≤
	1.0
	镉  ≤
	0.005

	  氟化物（以 F- 计）≤
	1.0
	铬（六价）≤
	0.05

	        硒  ≤
	0.01
	铅  ≤
	0.05



2.2 环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。
杞麓湖水环境质量现状引用云南省生态环境厅发布的《2025年1月-12月重点高原湖泊水质监测状况月报》，根据2025年1月-12月月报中杞麓湖监测状况结论统计，2025年杞麓湖全湖平均水质综合类别为Ⅴ类，水质状况为轻度污染，湖泊营养状态为中度富营养。
因此，项目所在区域地表水体杞麓湖水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，不满足环境功能要求，该区域没有水环境容量。
针对杞麓湖水质标超问题，通海县人民政府制定了《杞麓湖水环境保护治理“十四五”规划》，完善了杞麓湖周边污水管网建设，提高生活污水收集率，并建设了通海县第一污水处理厂、通海县第二污水处理厂、纳古镇污水处理站对杞麓湖周边生活污水进行处理。2025年杞麓湖全湖平均水质综合类别从往年劣V类改善为V类，实现杞麓湖水质脱劣（V 类）企稳，污染负荷得到有效控制，水环境质量持续改善。
3、声环境
3.1环境质量标准
[bookmark: OLE_LINK48]项目位于通海县四街镇二街村老江通公路大平地，环境功能属于声环境功能2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
表3-5    声环境质量标准
	声环境功能区类别
	适用区域
	等效声级/dB(A)

	
	
	昼间
	夜间

	2类
	项目用地范围内及周边50m范围区域
	60
	50



3.2 环境质量现状
[bookmark: OLE_LINK51]根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》： “厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。根据现场踏勘，项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，本身无需进行声环境现状监测。但是项目区域周边存在工业企业生产活动，且项目涉及未批先建，为了解项目区域声环境现状，建设单位于2026年7月17日委托玉溪华恒环境科技有限公司在项目临时启动运行的情况下，对项目地四周厂界噪声现状进行了监测。监测结果见表3-6。
表3-6   项目噪声监测结果
	名称
	主要声源
	测量时间
（时、分）
	环境噪声测值
（dB（A））
	是否达标

	厂界北侧
	工业
	昼间
	13:34~13：35
	55
	是

	厂界东侧
	工业
	昼间
	13:41~13：42
	58
	是

	厂界南侧
	工业
	昼间
	13:52~13：53
	58
	是

	厂界西侧
	工业
	昼间
	14:00~14：01
	58
	是


从上表可以看出，项目区厂界四周昼间环境噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
4、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”根据现场踏勘，本项目利用已建工业场地，无新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。本次评价不需开展生态环境现状调查。
5、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）”地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目正常情况下，无地下水、土壤污染途径，因此不开展环境质量现状调查。

	环境
保护
目标
	根据现场踏勘、环境现状调查及玉溪市生态环境局通海分局对项目是否涉及饮用水水源地保护区查询结果，本项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标和地下水环境保护目标，50米范围内无声环境保护目标。主要环境保护目标见表3-7。
表3-7   项目环境保护目标一览表
	类别
	保护
目标
	坐标
	保护对象
	保护
内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	大气
环境
	本项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标
	《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二类区
	/
	/

	声环境
	本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区
	/
	/

	地表水
	杞麓湖
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
	南
	2654

	
	米冲水库
	
	东北
	282

	
	六街大沟
	
	南
	926

	地下水
	500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源




	污染
物排
放控
制标
准
	1、大气污染物排放标准
（1）施工期：颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放浓度限值，即周界外浓度最高点1.0mg/m3。
（2）运营期：
本项目焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中二级排放限值。
项目无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。
表3-8  本项目运营期大气污染物排放浓度限值
	污染源
	污染物项目
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	标准来源

	高频焊接（DA001）
	颗粒物
	120
	3.5（15m）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准限值

	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


2、水污染物排放标准
（1）施工期：施工废水完全回用，不外排。
（2）运营期：
项目生产废水主要为焊管生产车间产品冷却水。产品冷却水经焊管车间循环水池冷却后循环使用，不外排。
项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值后由槽罐车运至纳古镇污水处理站处理。
表3-9    生活污水接管标准
	指标
	pH
	SS
	BOD5
	COD
	NH3-N
	TN
	LAS
	TP
	动植物油

	GB8978-1996三级
	6～9
	400
	300
	500
	－
	-
	10
	－
	100

	（GB/T31962-2015）B等级
	/
	400
	350
	500
	45
	70
	20
	8
	100

	本项目执行
	6~9
	400
	300
	500
	45
	70
	10
	8
	100



3、噪声排放标准
（1）施工期：施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），具体限值详见表3-10。
表3-10  建筑施工场界噪声排放限值   单位：dB(A)
	昼间
	夜间

	70
	55


（2）运营期：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体限值详见表3-11。
表3-11  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)
	声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	
	等效声级
	等效声级
	频发噪声最大声级
	偶发噪声最大声级

	2
	60
	50
	80
	70


4、固体废物
①一般固废暂存及处置：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）（2021年7月1日起实施）；
②危险废物收集、暂存、转移及处置：危险废物按《国家危险废物名录（2025版）》进行分类收集；危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）标准要求；危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）（2022年1月1日起施行）。

	总量
控制
指标
	本项目建议的总量控制指标为：
（1）废气：项目运行过程中排放的废气总量为：颗粒物：0.153 t/a。
（2）本项目生产废水不外排。项目生活污水经化粪池预处理后，由槽罐车运至纳古镇污水处理站处理。由于环保部门已对纳古镇污水处理站作总量控制要求，故本评价建议不对项目污染物排放作总量控制要求。
（3）固废：处置率100%。
根据分析，本报告不涉及交易管理办法里要求5类指标污染物。为方便管理，本项目承诺，若项目在实际建设过程可能因环保措施变化造成涉及指标污染物排放的，仍在实际排污行为发生前，按照《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》（云政办规〔2025〕8号）的有关规定进行核定，并通过交易方式依法取得。


[bookmark: _Toc152840732]
四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本次施工期主要是对现有厂房进行适应性改造，主要包括一般固废暂存间、危险废物暂存间、地面防渗、环保设备安装等。
1、施工期大气环境保护措施
（1）施工场地每天定期洒水，以有效防止扬尘。
（2）施工场地内运输通道及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，并采取洒水抑尘等措施。
（3）运输车辆进入施工场地低速或限速行驶，减少产尘量。
（4）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，采取覆盖防尘布、防尘网等措施。
[bookmark: OLE_LINK62]（5）施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾及时清运。临时堆存时采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。
（6）进出工地的物料、垃圾运输车辆，大部分采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。无密闭车斗的运输车辆，物料、垃圾、渣土的装载高度不超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实。
2、施工期废水环境保护措施
（1）施工废水经临时沉淀处理后回用于施工用水或施工场地洒水降尘，不外排。
（2）施工期生活污水依托周边民房已有污水处理设施进行处理。
[bookmark: OLE_LINK63]3、施工期噪声环境保护措施
（1）合理布局施工机械设备，并进行一定的隔声及减振处理。选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，降低噪声源强。
（2）合理地安排施工步骤，减短噪声持续排放的时间。
（3）施工期运输车辆、施工车辆出入现场时低速、禁鸣，减小载重汽车噪声对环境的影响。
[bookmark: OLE_LINK65]4、施工期固体废物环境保护措施
（1）施工单位加强管理，禁止随意堆弃垃圾。
（2）施工材料在运输过程中严格管理，杜绝沿途抛洒，造成二次污染。
（3）车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布。
（4）本项目废弃的建筑垃圾，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的部分及时清运至住建部门指定点处置，并委托有资质的单位按照相应规定进行清运、处置。
（5）生活垃圾设垃圾桶集中收集，委托环卫部门清运处置。

	运营期环境影响和保护措施
	1、运营期废气环境影响和保护措施
1.1污染源源强核算及达标排放情况
项目运营期的废气主要为高频焊接工序产生的焊接、补焊缝烟尘和切割粉尘。
项目大气污染物产生量排放量汇总详见表4-1。
表4-1  项目大气污染物产生量排放量一览表
	产排污环节
	高频焊接、补焊缝(DA001)
	高频焊接、补焊缝(DA002)
	高频焊接、补焊缝(DA003)
	未收集焊接烟尘、切割粉尘

	污染物种类
	颗粒物
	颗粒物
	颗粒物
	颗粒物

	污染物产生量(t/a)
	0.099
	0.395
	0.395
	0.222

	污染物产生速率(kg/h)
	0.11
	0.439
	0.439
	/

	污染物产生浓度(mg/m3)
	68.75
	68.75
	68.75
	/

	排放形式
	有组织
	有组织
	有组织
	无组织

	治理设施
	治理工艺
	集气罩+袋式除尘器（TA001）
	集气罩+袋式除尘器（TA002~TA005）
	集气罩+袋式除尘器（TA006~TA009）
	封闭式厂房，重力沉降

	
	处理能力(m3/h)
	1600
	6400
	6400
	/

	
	收集效率(%)
	80
	80
	80
	/

	
	去除率(%)
	95
	95
	95
	60

	
	是否可行技术
	是
	是
	是
	是

	污染物排放浓度(mg/m3)
	3.44
	3.44
	3.44
	/

	污染物排放速率(kg/h)
	0.0055
	0.022
	0.022
	/

	污染物排放量(t/a)
	0.005
	0.020
	0.020
	0.108


根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)、《排污许可申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2017），本项目主要废气污染源排放口为一般排放口。
主要废气污染源废气排放口基本情况见下表：
表4-2  主要废气污染源排放口基本情况表
	排放口编号
	排放口名称
	排放口类型
	地理坐标
	高度/m
	内径/m
	温度/℃

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	DA001
	1#线排放口
	一般排放口
	102.75137651
	24.20109648
	15
	0.3
	25

	DA002
	2#~5#线排放口
	一般排放口
	102.75117792
	24.20077612
	15
	0.4
	25

	DA003
	6#~9#线排放口
	一般排放口
	102.75021447
	24.20029433
	15
	0.4
	25


本项目运营后，主要污染物有组织和无组织排放量核算见下表。
表4-3  大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/
(mg/m3)
	核算排放速率/
(kg/h)
	核算年排放量/
(t/a)

	一般排放口

	1
	DA001
	颗粒物
	3.44
	0.0055
	0.005

	2
	DA002
	颗粒物
	3.44
	0.022
	0.020

	3
	DA003
	颗粒物
	3.44
	0.022
	0.020

	一般排放口合计
	颗粒物
	0.045

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	0.045



表4-4  大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/
(t/a)

	
	
	
	
	浓度限值/
(mg/m3)
	浓度限值/
(mg/m3)
	

	1
	项目车间未收集焊接烟尘、切割粉尘
	颗粒物
	封闭车间自然沉降
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0
	0.108

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	0.108



项目主要大气污染物年排放量核算详见下表。
表4-5  大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/(t/a)

	1
	颗粒物
	0.153



（1）焊接、补焊缝烟尘
本项目废气主要为高频焊接工序产生的焊接、补焊缝烟尘。污染物源强核算参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021.6.11）中“3130钢压延加工行业系数手册”中焊接钢管-带钢-高频焊法工艺产污系数。
表4-6  钢压延加工行业系数表
	产品
名称
	原料名称
	工艺名称
	规模
等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术
	平均去除效率

	焊接钢管
	带钢
	高频焊法
	所有
规模
	颗粒物
	千克/吨-钢材
	0.011
	袋式除尘
	95%



项目用于焊管生产的原料带钢及铝丝年用量为101008t/a，产污系数为0.011千克/吨-钢材。项目高频直缝焊管机组每天工作时间为3小时，年工作时间900小时。则高频焊接工序的颗粒物产生量为1.11 t/a（1.23kg/h）。
本项目采用在每台焊管机上方设置集气罩，经每条生产线焊接工段配套的布袋除尘器收集处理。
本项目共设置9套集气罩+布袋除尘器（TA001~TA009）。每个集气罩四周为封闭式，集气罩‌无单一规范直接规定固定“集气效率”数值‌，参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》表3.3-2废气收集集气效率参考值，项目控制风速不小于0.5m/s，收集效率以80%计。袋式除尘器除尘效率按95%计。
根据本项目生产设备实际情况，每台焊接机焊接台面积约为0.5m×0.8m，参照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）第6.3.4章节中的相关要求：对于悬挂高度H≤1m的接受罩，罩口尺寸应比热源尺寸每边扩大150mm~200mm。本次评价取值150mm，则焊接机上方设置的集气罩尺寸长度及宽度设置为0.8×1.1m，集气罩投影面积按0.88m2计，风速不小于0.5m/s，则每个集气罩风量应不低于1584m3/h。本项目单台袋式除尘器设计风量为1600 m3/h，满足控制风速要求。
根据项目原料用量，本项目高频焊接工序的颗粒物总产生量为1.11t/a，则有组织产生量为0.889 t/a，无组织产生量为0.222t/a。
项目车间高频焊接产生焊接烟尘，经9条生产线焊接工段配套的9套集气罩+布袋除尘器（TA001~TA003）收集处理后，经管道引入3根15m高排气筒排放（DA001~DA003）。DA001排气筒（1#生产线）风量为1600 m3/h，DA002排气筒（2#~5#生产线）风量为6400m3/h，DA003（6#~9#生产线）风量为6400m3/h。
高频焊接工序的未收集无组织颗粒物产生量0.222t/a。未收集无组织颗粒物通过设置封闭式厂房，重力沉降后，参考工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，无组织颗粒物控制效率取60%，则本项目高频焊接工序无组织颗粒物排放总量为0.089t/a。
（2）切割粉尘
项目每条生产线设置1台飞锯将焊管切割至所需长度（6m左右），切割过程会产生切割烟尘，本项目飞锯工序颗粒物参照《排放源统计调查产排污核实方法和系数手册》中《3130钢压延加工行业系数手册》：“焊接钢管采用高频焊法颗粒物产生系数为0.011kg/t钢材。”项目使用带钢的量为101000t/a，该产生系数为纵焊接，而本项目飞锯切割为横切，焊管长度一般为6m，项目飞锯切割粉尘产生系数按0.00046kg/t钢材，故产生的颗粒物为0.046t/a，通过设置封闭式厂房，重力沉降后，参考工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，无组织颗粒物控制效率取60%，则本项目切割工序无组织颗粒物排放总量为0.019t/a。
三、非正常排放
非正常排放指生产过程中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本次评价非正常排放情况设定为袋式除尘器布袋破损后，无法立即更换，导致其处理达不到应有效率的情况，除尘效率下降至80%。则污染源非正常排放统计见下表。
表4-7   污染源非正常排放量核算表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对措施

	车间焊接烟尘（DA001）
	除尘器布袋破损，除尘效率下降至80% 
	颗粒物
	27.5
	0.022
	0.5
	1
	应立即停止生产，更换除尘器布袋；定期对废气处理设施进行检修和更换


因此，废气处理设施故障出现事故非正常排放时，颗粒物未出现超标排放，但排放浓度变大。运营期为了尽可能减轻焊接烟尘对周围环境的影响，避免非正常排放情况发生，需对废气治理设施配置一定量的易损备件及维护保养专用工具，并设专门技术人员对袋式除尘器进行管理及维修。当发生故障出现非正常排放时，应立即停止生产，及时排除和抢修，待废气处理系统恢复正常后，方可继续生产。
四、废气防治措施可行性分析
（1）废气治理措施
项目生产车间高频焊接产生焊接、补焊缝烟尘，经9条生产线焊接工段配套的9套集气罩+布袋除尘器（TA001~TA009）收集处理后，经管道引入15m高排气筒排放（DA001~DA003）。
厂房为全封闭式结构（加强车间的封闭式建设，四面设置围挡，仅留设运输车辆进出口，上方加设轻钢结构彩钢瓦屋面顶盖）。
（2）废气治理措施可行性分析
根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010），袋式除尘属于颗粒物处理可行技术。因此，本项目废气防治措施属于污染防治可行技术。根据源强核算，项目高频焊接产生的焊接烟尘经处理后，颗粒物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准限值。
根据《排污许可申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2017），无组织废气可行技术为各废气产生点配备抑尘措施（如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等，本项目厂房为全封闭式结构（四面设置围挡，仅留设运输车辆进出口，上方加设轻钢结构彩钢瓦屋面顶盖），可以有效的降低粉尘的排放，属于可行技术。
本项目无组织排放量较小，项目无组织排放废气（颗粒物）可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
五、排气筒高度合理性分析
根据《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996)，周围200m内有建筑物时，排放口高度应高于最高建筑物5m以上。根据现场调查情况，项目排气筒周围200m内最高建筑物为10m，本项目排放口高度设置为15m，符合标准要求。
1.2大气环境影响分析
项目所在区域环境空气质量现状为达标区，符合城市环境空气质量功能二类区要求，空气质量状况良好。项目厂界外500m范围内没大气环境保护目标。
项目运营期的废气主要为高频焊接工序产生的焊接、补焊缝烟尘和切割粉尘。
项目间高频焊接产生焊接、补焊缝烟尘，经9条生产线焊接工段配套的9套集气罩+布袋除尘器（TA001~TA009）收集处理后，经管道引入15m高排气筒排放（DA001~DA003）。厂房为全封闭式结构（四面设置围挡，仅留设运输车辆进出口，上方加设轻钢结构彩钢瓦屋面顶盖）。
本项目废气防治措施属于污染防治可行技术。根据源强核算，项目废气经处理后，可以达标排放。
综上所述，项目所在区域属于环境空气质量达标区。厂界外500m 范围内没有大气环境保护目标，项目废气经处理后满足达标排放，因此项目废气对周边环境影响较小，对环境空气质量影响可以接受。
1.3监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）中相关要求，本环评推荐监测计划如下，最终以项目排污许可证规定为主。
表4-8  项目运营期废气监测要求
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	有组织废气
	高频焊接烟尘（DA001、DA002、DA003）
	颗粒物
	1次/两年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准限值

	无组织废气
	项目厂界上风向设置1个，项目厂界下风向设置3个
	颗粒物
	1次/季度
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值



2、运营期废水环境影响和保护措施
2.1 污染源源强核算及达标排放情况
本项目废水主要为生活污水、生产废水。项目生产废水主要为焊管生产车间产品直接冷却水。
（1）生活污水
根据项目水平衡计算，本项目生活污水产生总量为432m3/a（1.44m3/d）。
项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值后通过罐车拉至纳古镇污水处理站处理。
表4-9   项目建成后生活污水统计情况表
	废水量
	污染物浓度及排放量
	单位
	污染物

	
	
	
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	SS
	TP

	生活污水
1.44 m3/d
432 m3/a
	产生浓度
	mg/L
	300
	150
	30
	200
	6

	
	污染物产生量
	t/a
	0.130
	0.065
	0.013
	0.086
	0.003

	
	排放浓度
	mg/L
	300
	150
	30
	200
	6

	
	污染物排放量
	t/a
	0.130
	0.065
	0.013
	0.086
	0.003

	
	处理措施
	项目生活污水经化粪池预处理后，通过罐车运至纳古镇污水处理站处理。

	
	排放方式
	间接排放

	
	排放去向
	经纳古镇污水处理站处理后排入杞麓湖环湖截污沟，进入环湖截污沟后经提升泵站用于周边农田浇灌。

	
	排放标准
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准



（2）生产废水
产品直接冷却水主要是对焊管进行冷却，与物料直接接触，为直接冷却水，通过生产线下方排水沟引入循环水池，焊管直接冷却水经沉淀、冷却后循环利用，定期补充，不外排。
循环水池沉渣通过板框压滤脱水，每年项目沉渣压滤废水量约15.54t，返回循环水池进行循环使用，不外排。
本项目共设置2个循环水池，总容积300 m3。本项目直接冷却水设计总循环水量为20m3/h，60m3/d。根据建设单位提供的资料，本项目直接冷却水补水量约为361.26m3/a（1.2 m3/d）。
表4-10   废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理类型设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	CODcr、BOD5、NH3-N、LAS、SS、TP 、动植物油
	槽车运至纳古镇污水处理站处理
	间歇排放，流量不稳定，但有周期性规律
	TW001
	化粪池
	化粪池
	DW001
	是
	企业总排

	2
	直接冷却水、沉渣压滤废水
	COD、SS
	沉淀后循环使用，不外排
	不排放，有周期性规律
	TW002、TW003
	循环水池
	沉淀
	—
	—
	—



（3）初期雨水
根据计算，本项目生产区域裸露地面初期雨水产生量为40.8m3/次，主要污染物为SS，本项目初期雨水经雨水沟收集后进入1个容积为50m3的初期雨水收集池收集沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排。
2.2 废水污染防治措施可行性分析
（1）项目废（污）水处理设施情况
根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）要求：化粪池有效停留时间取12～24h。污水的排放量变化大会影响化粪池的污水处理效果，预留污水有效停留时间有利于保证化粪池污水处理效果，因此本项目化粪池污水有效停留时间取12h。化粪池处理规模以项目运营期的污水产生量为基数并考虑20%的余量取定。项目在办公区建设1个5m3的化粪池，可容纳项目职工产生的生活污水量。
（2）生活污水排入纳古镇污水处理站的可行性分析
根据调查，项目周边污水管网还不完善，项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准后，由槽罐车定期运至纳古镇污水处理站处理。
2024年3月通海县纳古镇人民政府委托玉溪瑞众环境咨询有限公司编制了《通海县纳古镇雨污分流及供水管网工程（一期）环境影响报告表》，于2020年5月25日取得玉溪市生态环境局通海分局《关于通海县纳古镇雨污分流及供水管网工程（一期）项目环境影响报告表的批复》（通环审〔2020〕15号）。2022年1月委托云南碧水清溪环境科技有限公司编制了《通海县纳古镇雨污分流及供水管网工程(一期)建设项目竣工环境保护验收调查表》，于2022年1月14日通过了《通海县纳古镇雨污分流及供水管网工程(一期)建设项目竣工环境保护验收意见》。通海县纳古镇于2019 年新建1 座处理规模为500m³/d 的污水处理站，污水处理工艺为：一体化生物处理+砂滤罐+紫外线消毒工艺。污泥处理工艺为：自然干化+外运填埋。原有500m³/d的污水处理站项目未办理过环保手续。2025年6月，通海县纳古镇人民政府委托云南远洁环保咨询有限公司编制了《通海县杞麓湖北岸纳古镇雨污分流及供水管网工程（二期）环境影响报告表》，于2025年7月25日取得玉溪市生态环境局通海分局《关于通海县杞麓湖北岸纳古镇雨污分流及供水管网工程（二期）环境影响报告表的批复》（通环审〔2025〕15号）。
根据现场调查，通海县纳古镇污水处理站位于纳家营，杞麓湖环湖截污沟二街调蓄带西侧，其设计处理规模1000m3/d。纳古镇、四街镇二街居民日常生产生活产生的污水经过自行预处理，达到污水处理厂接纳污水水质要求后，进入市政污水管网，进入纳古镇污水处理站，经统一处理后排入杞麓湖环湖截污沟二街调蓄带，后经提升泵站用于周边农田浇灌。污水处理工艺采取“格栅+调节池+A2/O复合生物反应器+混凝沉淀+斜管沉淀+紫外线消毒”，入河排污口设置于项目南侧最近的农灌沟进入环湖截污沟处，出水经农灌沟进入杞麓湖环湖截污沟后经提升泵站用于周边农田浇灌。设计出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
纳古镇污水处理站于2024 年5月开始施工，2024年9月完成该项目的全部工程内容。2024 年9月中旬试运行稳定后正式投入使用。目前该污水处理站正常运行，根据2024年11月12日《通海县纳古镇污水处理站出水监测报告》，纳古镇污水处理站的出水水质能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。
根据工程分析，项目废水排放量为432m3/a（1.44m3/d），排放量很小，纳古镇污水处理站有余量接纳本项目污水，本项目污水进入纳古镇污水处理站是可行的。项目生活污水经预处理后污染物浓度能达到该污水处理站的进水水质要求。因此，本项目污水进入纳古镇污水处理站是可行的。
项目生活污水采用罐车清运，应采取安装坐标定位器，并严格做好清运台账，拍摄接收及送达污水照片等措施，防止罐车清运至其它自然水体倾倒。
（3）项目生产废水不外排可行性分析
项目直接冷却水主要是对焊管进行冷却，与物料直接接触，为直接冷却水，通过生产线下方排水管道引入循环水池，焊管直接冷却水经沉淀、冷却后循环利用，循环水对水质的要求不高，定期补充自来水，不外排。
为了保证冷却水能稳定循环使用，不产生污染事故，本项目利用厂区内现有的两个池子清空完善防渗后封闭起来作为应急事故水池，1个池子位于危废暂存间旁，容积30m3；1个池子位于生产车间1号的中段，容积30m3。本项目直接冷却水设计总循环水量为20m3/h，60m3/d，应急事故水池总容积满足日循环最大水量，应急事故水池与循环水池之间通过管道联通，设计采取自流方式进入事故水池内。应急事故水池用于暂时储存因冷却水泵故障不能及时回用的冷却水，防止其污水乱流，应急事故水池正常情况保持空置状态。
因此，项目生产废水不外排是可行的。
2.3 地表水环境影响分析
本项目废水主要为生活污水、生产废水。项目生产废水主要为焊管生产产品直接冷却水，经车间循环水池冷却后循环使用，不外排；项目生活污水经化粪池预处理后，通过罐车运至纳古镇污水处理站处理。
经分析评价，本项目进入纳古镇污水处理站处理可行。项目生产废水循环使用不外排可行。因此，本项目废水对地表水环境影响较小，地表水环境影响可接受。
2.4监测要求
本项目生活污水经化粪池预处理后，经罐车运至纳古镇污水处理站处理，不设置废水自行监测要求。
3、运营期噪声环境影响和保护措施
3.1噪声源强
[bookmark: OLE_LINK58]本项目噪声源主要为生产设备噪声，本项设备噪声源强约85~90dB（A），通过选用低噪声设备、合理布局、基础减震，厂房隔声、消声器、合理安排生产作息时间等措施，噪声值可降低10~20dB（A）。各主要噪声源的见表4-11和4-13。
表4-11  项目已有主要设备及噪声源强一览表
	工序
	噪声源
	数量
	声源位置
	排放特征
	声源源强
	源强数据来源
	运行时间/h

	
	
	
	
	
	(声压级/距声源距离)/(dB(A)/1m)
	
	

	生产车间
	高频直缝焊管机组（已有）
	4台
	室内
	频发
	85
	[bookmark: OLE_LINK55]参考《污染源源强核算技术指南》各行业技术指南附录中相关设备声源源强资料
	900

	
	高频直缝焊管机组（未批先建）
	2台
	室内
	频发
	85
	
	900

	
	气动开卷机（已有）
	4台
	室内
	频发
	75
	
	2400

	
	气动开卷机（未批先建）
	2台
	室内
	频发
	75
	
	2400

	
	飞锯（已有）
	4台
	室内
	频发
	90
	
	2400

	
	飞锯（未批先建）
	2台
	室内
	频发
	90
	
	2400

	
	分剪机（已有）
	2台
	室内
	频发
	90
	
	2400

	
	码垛机（已有）
	4台
	室内
	频发
	75
	
	2400

	
	码垛机（未批先建）
	2台
	室内
	频发
	75
	
	2400



为了解本厂现有噪声对环境的影响，建设单位临时启动现有设备，并于2026年7月17日委托玉溪华恒环境科技有限公司在项目临时启动运行的情况下，对项目地四周厂界噪声现状进行了监测，经监测项目地现有噪声厂界值为55~58dB（A），详细监测结果见本报告第三章节表3-6。
表4-12   项目新增主要设备及噪声源强一览表
	[bookmark: OLE_LINK52]工序
	噪声源
	数量
	声源位置
	排放特征
	声源源强
	源强数据来源
	运行时间/h

	
	
	
	
	
	(声压级/距声源距离)/(dB(A)/1m)
	
	

	生产车间
	高频直缝焊管机组（新增）
	3台
	室内
	频发
	85
	参考《污染源源强核算技术指南》各行业技术指南附录中相关设备声源源强资料
	900

	
	气动开卷机（新增）
	3台
	室内
	频发
	75
	
	2400

	
	飞锯（新增）
	3台
	室内
	频发
	90
	
	2400

	
	除尘器风机（新增）
	9台
	室内
	频发
	85
	
	900



3.2声环境影响分析
（1）预测模式
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
（2）声源数据
本项目噪声源主要为设备噪声，噪声源主要为工艺设备、风机。项目产生噪声仅针对新增设备部分，其噪声源强调查清单见表4-12。
本项目取平面图中厂界南的顶点作为坐标原点（0，0，0）。
表4-12  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/ dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/1m）
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离/m

	生产车间
	焊管机组7
	85
	基础减振、厂房隔声
	125.97
	117.29
	1
	8
	66.9
	09:00~10:00
14:00~13:00
	21
	45.9
	1

	
	焊管机组8
	85
	
	48.18
	62.78
	1
	8
	66.9
	
	21
	45.9
	1

	
	焊管机组9
	85
	
	30.58
	28.71
	1
	8
	66.9
	
	21
	45.9
	1

	
	分剪机3
	90
	
	95.87
	149.65
	1
	8
	64.8
	
	21
	44.6
	1

	
	分剪机4
	90
	
	90.77
	155.32
	1
	8
	64.8
	
	21
	44.6
	1

	
	开卷机7
	75
	
	55
	66.19
	1
	8
	54.8
	
	21
	44.6
	1

	
	开卷机8
	75
	
	120.28
	120.12
	1
	8
	54.8
	
	21
	44.6
	1

	
	开卷机9
	75
	
	35.69
	28.15
	1
	8
	54.8
	
	21
	44.6
	1

	
	飞锯7
	90
	
	52.24
	59.62
	1
	7
	68.1
	
	21
	47.1
	1

	
	飞锯8
	90
	
	34.63
	31.8
	1
	7
	68.1
	
	21
	47.1
	1

	
	飞锯9
	90
	
	120.93
	115.26
	1
	7
	68.1
	
	21
	47.1
	1

	
	风机1
	85
	基础减震、厂房隔声、进风口消声器
	74.37
	119.23
	1
	7
	68.1
	09:00~10:00
14:00~13:00
	21
	47.1
	1

	
	风机2
	85
	
	106.18
	82.9
	1
	7
	68.1
	
	21
	47.1
	1

	
	风机3
	85
	
	80.06
	133.99
	1
	7
	68.1
	
	21
	50.9
	1

	
	风机4
	85
	
	119.23
	99.36
	1
	7
	68.1
	
	21
	50.9
	1

	
	风机5
	85
	
	87.44
	47.7
	1
	7
	68.1
	
	21
	35.9
	1

	
	风机6
	85
	
	63.03
	28.96
	1
	7
	68.1
	
	21
	47.1
	1

	
	风机7
	85
	
	57.34
	62.46
	1
	7
	68.1
	
	21
	50.9
	1

	
	风机8
	85
	
	39.75
	30.66
	1
	7
	68.1
	
	21
	50.9
	1

	
	风机9
	85
	
	124.34
	123.77
	1
	7
	68.1
	
	21
	35.9
	1



[image: ]
图4-1  项目声源分布及预测等声级图
（3）环境数据
项目噪声环境影响预测基础数据见表4-13。
表4-13   项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据

	1
	年平均风速
	m/s
	2.6

	2
	主导风向
	/
	南风

	3
	年平均气温
	℃
	16.5

	4
	年平均相对湿度
	%
	72

	5
	大气压强
	hPa
	778.6



（4）厂界达标分析
通过预测模型计算，项目厂界噪声的最大值预测结果与达标分析见表4-14。
表4-14  厂界噪声预测结果与达标分析表
	预测点
	空间相对位置/m
	时段
	噪声贡献值/dB(A)
	现状值/dB(A)
	噪声预测值/dB(A)
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	

	东厂界
	165.79
	112.98
	1.2
	昼间
	40.15
	58
	58.07
	达标

	南厂界
	26.12
	-1.14
	1.2
	昼间
	39.10
	58
	58.06
	达标

	西厂界
	42.01
	103.90
	1.2
	昼间
	40.52
	58
	58.08
	达标

	北厂界
	59.04
	202.12
	1.2
	昼间
	33.58
	55
	55.03
	达标

	标准值：昼间60 dB(A)



[bookmark: OLE_LINK54]由上表可知，本项目运营期通过采取基础减振、厂房隔声、进风口消声器等措施后，项目建成后全厂的厂界噪声昼间贡献值及预测值均满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。但是由于项目区噪声现状值较高，因此预测值已接近排放限值，项目在生产过程中须严格按照本报告要求采取隔声降噪措施，减轻噪声污染影响。本项目夜间不生产，对周围环境影响较小。
因此，在严格采取本报告提出的各项隔声降噪措施后，本项目噪声对周围环境影响可以接受。
3.3噪声环境监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017），本项目运营期噪声监测要求如下表。
表4-15  项目运营期噪声监测要求
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	噪声
	东、南、西、北厂界
	昼间、夜间等效声级 Leq(A)
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准



4、运营期固体废物环境影响和保护措施
4.1固体废物污染源源强核算
项目运营期的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。一般工业固废包括废边角料、不合格产品、循环水池金属沉渣、布袋除尘器收集除尘灰、化粪池污泥；危险废物包括废机油、废机油桶、废劳保用品等。
项目运营期固体废物产生、处置情况详见表4-16。
表4-16  项目运营期固体废物一览表
	产污环节
	名称
	属性
	主要有毒有害物质名称
	物理性状
	环境危险特性
	年产生量
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量
	环境管理要求

	
	
	属性
	危险废物代码
	
	
	
	
	
	
	
	

	员工日常生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	固态
	/
	9t/a
	袋装
	委托环卫部门清运处置
	9t/a
	100%处置

	袋式除尘器
	除尘灰
	一般工业固废
	/
	/
	固态
	/
	0.879t/a
	袋装
	外售处置
	0.879t/a
	100%处置

	焊管生产工序
	废边角料
	一般工业固废
	/
	/
	固态
	/
	150t/a
	袋装
	外售处置
	150t/a
	100%处置

	
	不合格产品
	一般工业固废
	/
	/
	固态
	/
	847t/a
	袋装
	外售处置
	847t/a
	100%处置

	循环水池
	金属沉渣
	通过浸出毒性检测判定属性
	/
	/
	固态
	/
	2.1t/a
	袋装
	定期清掏，每次清掏前需进行浸出毒性检测，若固体废物浸出液中任何一种危害成分含量超过标准浓度限值，则作为具有浸出毒性特征的危险废物进行处置，委托有相应资质单位进行处置；否则可以按照一般固废进行外售处置。
	2.1t/a
	100%处置

	化粪池
	污泥
	生活垃圾
	/
	/
	半固态
	/
	0.197t/a
	/
	委托环卫部门清掏处置
	0.197t/a
	100%处置

	机修、保养
	废机油
	危险废物
	900-214-08
	废矿物油
	油状
	毒性、易燃性
	0.2t/a
	桶装
	分类收集后暂存于现有危废暂存间，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其它委托有资质单位处置
	0.2t/a
	100%处置，并建立台账、转移联单制度

	
	废机油桶
	危险废物
	900-249-08
	废矿物油
	固态
	毒性、易燃性
	0.1t/a
	桶装
	
	0.1t/a
	

	
	废劳保用品
	危险废物
	900-041-49
	废劳保用品
	固态
	毒性、易燃性
	0.07 t/a
	桶装
	
	0.07 t/a
	



项目危险废物的产生、贮存、处置情况见表4-17。
表4-17 危险废物汇总表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废机油
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-214-08
	0.2
	机械设备保养维修
	液态
	矿物油
	矿物油
	半年
	T，I
	用于厂区内机械设备擦拭润滑

	2
	废机油桶
	
	900-249-08
	0.1
	机械设备保养维修
	固态
	矿物油、铁
	矿物油
	半年
	T，I
	委托有资质单位处置

	3
	废劳保用品
	HW49其他废物
	900-041-49
	0.07
	机械设备保养维修
	固态
	矿物油、铁
	矿物油
	半年
	T，I
	



（1）生活垃圾
项目劳动定员60人，垃圾产生量按0.5kg/人•d计，生活垃圾产生量约为9 t/a，生活垃圾统一收集后，委托环卫部门清运处置。
（2）袋式除尘器收集的除尘灰
项目高频焊接工序采用袋式除尘器收集焊接烟尘，根据本节废气源强分析，本项目9台袋式除尘器收集除尘灰量约为0.879t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。
（3）废边角料
项目纵剪工序、高频焊接工序、切断工序会产生废边角料，预计产生量为150t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。
（4）不合格产品
本项目质检工序会产生不合格产品，预计产生量为847t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。
（5）循环水池金属沉渣
本项目循环水池会有少量金属沉渣，预计产生量为2.1 t/a。
循环水池金属沉渣定期清掏，每次清掏前进行浸出毒性检测，按照依据《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）中相关方法进行浸出浓度鉴定，若固体废物浸出液中任何一种危害成分含量超过标准浓度限值，则作为具有浸出毒性特征的危险废物进行处置，委托有相应资质单位进行处置；否则可以按照一般固废进行处置。
（6）化粪池污泥
项目化粪池污泥量参照《集中式污染治理设施产排污系数手册(2010修订)》，化粪池污泥产生量按照4.57t/万t废水处理量计算，项目化粪池处理废水量为432m3/a，则本项目化粪池污泥产生量约为0.197 t/a，委托环卫部门清掏处置。
（7）机修废物
项目机械设备在日常的保养和维修过程，会产生一定量的废机油、废机油桶和废劳保用品，根据原有项目运行情况，本项目改扩建完成后，全厂废机油产生量约0.2t/a，废机油桶产生量约0.1t/a，废劳保用品0.07t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中的“900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，HW49其他废物中的“900-041-49含油或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”。
原有项目废劳保用品并入生活垃圾处理方式在本项目改扩建完成后将从严管理，不允许所以并入生活垃圾处理。废机油、废机油桶、废劳保用品分类收集后暂存于危废暂存间，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。
4.2 固体废物环境管理要求
（1）固体废物处置要求
项目固体废物按一般固废、危险废物、生活垃圾进行分类管理。
[bookmark: OLE_LINK18]一般固废：废边角料、不合格产品、除尘灰经收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。
循环水池金属沉渣定期清掏，每次清掏前进行浸出毒性检测，按照依据《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）中相关方法进行浸出浓度鉴定，若固体废物浸出液中任何一种危害成分含量超过标准浓度限值，则作为具有浸出毒性特征的危险废物进行处置，委托有相应资质单位进行处置；否则可以按照一般固废进行处置。
[bookmark: OLE_LINK6]危险废物：废矿物油及含矿物油废物分类收集，分区分类暂存于危废暂存间，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。
生活垃圾委托环卫部门清运处置，化粪池污泥委托环卫部门清掏处置。
本项目成品库设置面积20 m2的一般固废暂存间，临时存放一般工业固废。一般固废堆放场所选址，运行等满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求。
本项目成品库设置面积5 m2的危废暂存间，临时存放危险废物。本项目危险废物产生量预计为0.37t/a，危废暂存间可以满足贮存需求。由专人负责管理，为防止危险堆放期间对环境产生不利影响，贮存室内应有隔离设施、防风、防晒、防雨、防渗、防火设施，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。
本次对危废暂存间按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定规范设置暂存间及标识牌。
（2）固体废物贮存管理要求
一般工业固废：
①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求设置暂存场所。
②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。
③一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。
危险废物：
①本次对危险废物暂存间进行重点防渗，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。基础防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≦10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。本次环评建议采用防渗措施为抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜+环氧树脂涂层，渗透系数≤10-7cm/s。
②危废暂存间防渗工程的施工监理及其相关材料的留档备查要求（隐蔽工程的原材料购置和使用票据、阶段性施工图像等资料）。
③危险废物暂存间应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容。
⑤对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。
⑥各类危险废物分类编号，用固定的容器密闭贮存。废弃物入室堆放前，均需填写台账清单，经核准后方可入场。
⑦对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志等。危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签，标明贮存日期、名称、成份、数量及特性。
4.3 固体废物环境影响分析
本项目产生的固废经妥善处理、处置后，对周围环境不会造成影响，所采取的治理措施是可行的。
5、运营期地下水环境影响和保护措施
本项目正常情况下，无地下水、土壤污染途径。但若发生防渗层破损等非正常状况下，危废暂存间液体废物泄露、循环水池冷却水、生活污水垂直入渗，可能对区域地下水及土壤造成影响。
本项目地下水、土壤污染分析见下表。
表4-18  地下水、土壤污染分析一览表
	地下水、土壤污染源
	污染物类型
	污染途径
	分区防控

	危废暂存间
	废机油、废机油桶、废劳保用品
	防渗层破裂、围堰破损、危险废物容器破损导致液体废物泄露（垂直入渗）
	重点防渗区

	循环水池
	CODCr、SS、石油类
	水池池底、池壁防渗层破裂或管道老化腐蚀等导致冷却水泄露（垂直入渗）
	一般防渗区

	化粪池
	CODcr、NH3-N、TP、动植物油
	化粪池池体、池壁破裂导致生活污水渗漏（垂直入渗）
	一般防渗区


5.2 地下水、土壤污染防控措施
本项目地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。
①源头控制措施
污水管严格按照国家相关规范要求，使用合格的管材尽可能从源头上减少污染物的产生；防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
②分区防控措施
根据项目地下水、土壤污染分析，本项目按照分区防控的要求，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，不同的分区采取相应的防渗措施。
本项目运行期地下水、土壤防控措施见下表。
[bookmark: _Hlk216136120]表4-19  本项目分区防渗内容及要求汇总表
	防渗分区
	区域
	防渗要求、措施

	重点防渗区
	危废暂存间
	采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜+环氧树脂涂层。渗透系数≦10-10cm/s。

	一般防渗区
	化粪池、循环水池、应急事故水池地面
	[bookmark: OLE_LINK12]采用抗渗混凝土硬化。渗透系数≤10-7cm/s。

	简单防渗区
	生产车间、厂内道路
	一般地面硬化。



5.4 地下水、土壤环境影响分析
本项目正常情况下，无地下水、土壤污染途径。但若发生防渗层破损等非正常状况下，危废暂存间液体废物泄露、循环水池冷却水、生活污水垂直入渗，可能对区域地下水及土壤造成影响。
根据项目地下水、土壤污染分析，本项目按照分区防控的要求，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，不同的分区采取相应的防渗措施。杜绝污水及泄漏物料的跑、冒、滴、漏，并在日常管理中加强设施维护。
综上所述，经采取有效分区防控措施后，项目对地下水、土壤环境影响较小。
6、环境风险分析
6.1 环境风险识别
本项目运营期涉及的危险物质和风险源分布情况及可能影响途径识别见下表4-20。
表4-20  环境风险识别汇总表
	序号
	风险源
	危险物质
	危险性
	最大储存量
	临界量
	Q值
	储存方式
	风险类型
	可能影响途径

	1
	危废暂存间
	废机油
	毒性、易燃性
	0.2 t
	2500 t
	0.00008
	桶装
	泄露，火灾、爆炸引发的伴生/次生污染
	环境空气、地表水、地下水、土壤

	2
	厂房内
	润滑油
	
	0.1
	2500t
	0.00004
	桶装
	
	

	3
	
	乙炔
	
	0.12
	10t
	0.012
	瓶装
	
	

	合计
	0.01212
	
	
	


综上，根据危险物质本身的危险性及潜在风险源识别，确定本项目主要环境风险源和危险物质为危废暂存间暂存的废机油，车间内暂存的润滑油和乙炔。可能的影响途径为危废暂存间防渗层破损或破裂，润滑油桶、乙炔瓶发生泄露，导致润滑油、乙炔、废机油发生泄露导致地表水、土壤、地下水污染，或发生火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放。
6.2环境风险防范措施
根据本项目特点，风险管理措施如下：
（1）环境风险管理
项目建成运行后，建设单位应编制《突发事故环境风险应急预案》报送生态环境主管部门进行备案，并配备相应的风险应急物资。
②危险废物在厂区使用专用容器，并将收集容器贴上标签，存储于现有项目危废暂存间内，委托有资质的单位处理。危废暂存间必须派专人进行管理，并严格执行危废暂存间的管理制度，降低管理产生的风险。
③加强职工安全环保教育，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。
④应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。
⑤强化设备检修，减少因设备损坏、老化带来的遗漏。
（2）环境风险防范措施
①危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) 中相关要求设置防渗层，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。
②应具有液体泄漏堵截设施，设置围堰、导流沟、集液池，对围堰区进行防渗处理。
③机油泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。
④因火灾事故产生的消防废水应将储存于事故水池中，不得外排。
⑤库房远离火源、电源、同时加强管理，严禁烟火。
⑥严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；按照GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》规定，配置相应的灭火器类型(干粉灭火器等)与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现。
⑦待火灾或爆炸彻底排除或安全隐患彻底消除后，应立即清理现场，残留的灭火剂或使用过的惰性吸附和灭火材料集中收集后，作为危险废物送专门危险废物处理场所处置，禁止乱堆、乱放、乱倒。
7、碳排放核算
根据《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过）中第八十二条：国家加强温室气体排放的生态环境影响评价。本报告对项目的碳排放进行分析。碳排放分为直接CO2排放和间接CO2排放，经识别，本项目不使用化石燃料，工艺生产过程无CO2排放，碳排放源强主要为能源间接排放源，间接碳排放源主要来自于电力消耗。
外购电力CO2排放计算公式如下：
[image: ]
式中：
E购电 —报告期内外购电力对应的CO2间接排放量，单位为吨（t）；
QE —报告期内外购电力总量，单位为千瓦·时（kW·h），取值3000000；
[bookmark: OLE_LINK64]EF —外购电力CO2排放因子。参照根据生态环境部、国家统计局《关于发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告》（公告2025年第47号），2023年全国电力平均二氧化碳排放因子0.5306 kgCO2/kWh。
根据计算，外购电力CO2排放量为1591.8t/a。
厂区应在后续建设中将生产设备采用变频控制，车间照明全更换为LED节能灯具，降低单位产品电耗；并通过参与云南省绿电市场化交易，逐年提升生产环节绿电消费占比；稳步削减项目整体温室气体排放强度。
8、竣工环境保护验收
本项目环保措施应当与整合主体工程同时设计、同时施工和同时投产，环保设施按照建设项目竣工环境保护验收管理办法，工程完成后在规定时间建设单位应向当地环保部门提出申请环保设施竣工验收，同时提交竣工环境保护验收调查报告。
表4-21  项目环保设施竣工验收一览表
	项目
	验收对象
	治理措施
	验收标准

	大气污染防治措施
	焊接废气、补焊缝烟尘
	①1#生产线焊接烟尘经集气罩+布袋除尘器（TA001）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放；
②2#~5#生产线焊接烟尘经集气罩+布袋除尘器（TA002~TA005）处理后合并由一根15m高排气筒（DA002）排放；
③6#~9#生产线焊接烟尘经集气罩+布袋除尘器（TA006~TA009）处理后合并由一根15m高排气筒（DA003）排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级排放限值

	
	未收集焊接废气、切割废气
	生产线内各加工单元均设置在封闭车间内，并增加各个设备的密闭性。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中无组织排放监控浓度限值

	噪声防治措施
	生产车间
	选用低噪设备、安装减震垫、厂房隔音。
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类

	废水防治措施
	生产废水
	生产车间3号设一个循环水池，容积150m3；生产车间4号外设一个循环水池，容积150m3。
	不外排

	
	生活污水
	2个化粪池，有效容积为2m3和5 m3，利用罐车拉运至纳古镇污水处理站处理。
	出水水质参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，并满足氨氮、总磷指标符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962—2015）表1（B）级标准

	
	初期雨水
	设置1个容积为50m3的初期雨水收集池，用于收集厂区初期雨水，位于生产厂房1号东侧。
	初期雨水不外排

	
	事故废水
	2个，1个位于危废暂存间旁，容积30m3；1个位于生产车间1号的中段，容积30m3。
	防止冷却废水事故外溢

	固废防治措施
	焊渣、边角废料及切割碎屑、除尘灰和不合格品
	项目设置一间一般固废暂存间（占地面积20m2），用于统一堆存项目产生的一般固废，定期外售给废旧物资回收单位。
	处置率100%

	
	循环水池沉渣
	循环水池金属沉渣定期清掏，每次清掏前需进行浸出毒性检测，按照依据《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）中相关方法进行浸出浓度鉴定，若固体废物浸出液中任何一种危害成分含量超过标准浓度限值，则作为具有浸出毒性特征的危险废物进行处置，委托有相应资质单位进行处置；否则可以按照一般固废进行处置。
	

	
	废机油、废油桶和含油废抹布
	设置1间5m2危废暂存间，使用收集桶分区分类收集暂存于危废暂存间内，委托有资质单位清运处置
	

	土壤及地下水污染防治措施
	危废暂存间作为重点防渗区，防渗层为抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜+环氧树脂涂层。渗透系数≦10-10cm/s，参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；一般防渗区：事故水池、化粪池、循环水池，采用抗渗混凝土硬化。渗透系数≤10-7cm/s，或参照GB16889执行。其他区域为简单防渗区，水泥地面硬化。



























[bookmark: _Toc152840733][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	[bookmark: _Hlk218389449]大气环境
	生产车间高频焊接、补焊缝烟尘(DA001~DA003) 
	颗粒物
	项目车间高频焊接产生焊接、补焊缝烟尘，分别经各条生产线焊接工段配套的9套集气罩+布袋除尘器（TA001~TA009）收集处理后，经管道引入15m高排气筒排放（DA001~DA003）。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准限值

	
	项目车间未收集焊接烟尘、切割粉尘（无组织）
	颗粒物
	生产线内各加工单元均设置在封闭车间内。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值

	地表水环境
	生活污水
	CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、LAS、动植物油
	项目生活污水经化粪池预处理后，由罐车运至纳古镇污水处理站处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准

	
	产品直接冷却水
	CODCr、SS
	经焊管车间循环水池冷却后循环使用，不外排。
项目共设置直接冷却循环水池2个，每个容积为150m3，总容积300m3。
	不外排

	
	事故废水
	CODCr、SS
	利用厂区已有的2个池子，2个，1个位于危废暂存间旁，容积30m3；1个位于生产车间1号的中段，容积30m3。用于暂时储存因冷却水泵故障不能及时回用的冷却水，正常情况保持空置状态。
	不外排

	声环境
	生产设备
	机械噪声
	基础减振、厂房隔声、对空气动力性噪声设备安装消声器、合理布局
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	办公生活
	生活垃圾
	集中收集后由当地环卫部门清运处置
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），
处置率100%

	
	袋式除尘器
	除尘灰
	收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置
	

	
	焊管生产
	废边角料、不合格产品
	收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。
	

	
	化粪池
	污泥
	委托环卫部门清掏处置
	

	
	焊管生产
	循环水池金属沉渣
	循环水池金属沉渣定期清掏，每次清掏前需进行浸出毒性检测，按照依据《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）中相关方法进行浸出浓度鉴定，若固体废物浸出液中任何一种危害成分含量超过标准浓度限值，则作为具有浸出毒性特征的危险废物进行处置，委托有相应资质单位进行处置；否则可以按照一般固废进行处置。
	定期清掏，每次清掏前需进行浸出毒性检测，若固体废物浸出液中任何一种危害成分含量超过标准浓度限值，则作为具有浸出毒性特征的危险废物进行处置，委托有相应资质单位进行处置；否则可以按照一般固废进行外售处置。

	
	机械设备保养、维修
	废机油、废机油桶、废劳保用品
	分类收集后暂存于危废暂存间，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	土壤及地下水
污染防治措施
	本项目地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。
①源头控制措施
污水管严格按照国家相关规范要求，使用合格的管材尽可能从源头上减少污染物的产生；防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
②分区防控措施
根据项目地下水、土壤污染分析，本项目按照分区防控的要求，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，不同的分区采取相应的防渗措施。
本项目运行期地下水、土壤防控措施见下表。
表5-1  本项目分区防渗内容及要求汇总表
	防渗分区
	区域
	防渗要求、措施

	重点防渗区
	危废暂存间
	采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜+环氧树脂涂层。渗透系数≦10-10cm/s。

	一般防渗区
	化粪池、循环水池、应急事故水罐地面
	采用抗渗混凝土硬化。渗透系数≤10-7cm/s

	简单防渗区
	生产车间、厂内道路
	一般地面硬化




	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	（1）环境风险管理
项目建成运行后，建设单位应编制《突发事故环境风险应急预案》报送生态环境主管部门进行备案，并配备相应的风险应急物资。
②危险废物在厂区使用专用容器，并将收集容器贴上标签，存储于现有项目危废暂存间内，委托有资质的单位处理。危废暂存间必须派专人进行管理，并严格执行危废暂存间的管理制度，降低管理产生的风险。
③加强职工安全环保教育，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。
④应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。
⑤强化设备检修，减少因设备损坏、老化带来的遗漏。
（2）环境风险防范措施
①危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) 中相关要求设置防渗层，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。
②应具有液体泄漏堵截设施，设置围堰、导流沟、集液池，对围堰区进行防渗处理。
③机油泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。
④因火灾事故产生的消防废水应将储存于事故水池中，不得外排。
⑤库房远离火源、电源、同时加强管理，严禁烟火。
⑥严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；按照GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》规定，配置相应的灭火器类型(干粉灭火器等)与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现。
⑦待火灾或爆炸彻底排除或安全隐患彻底消除后，应立即清理现场，残留的灭火剂或使用过的惰性吸附和灭火材料集中收集后，作为危险废物送专门危险废物处理场所处置，禁止乱堆、乱放、乱倒。

	其他环境
管理要求
	1、环境管理
建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价中提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的关系，具体管理内容如下：
（1）项目在建设和运行中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地生态环境主管部门的要求及时反映发生的环保问题，接受生态环境主管部门的检查监督。
（2）项目建成运行后，建设单位应自主组织相关人员进行环保验收，并编制《突发事故环境风险应急预案》报送生态环境主管部门进行备案。
（3）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。
（4）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。
2、排污许可证办理
根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向玉溪市生态环境局申请取得排污许可证。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十六、黑色金属冶炼和压延加工业31”中的“钢压延加工313”“其他”，属于排污许可登记管理的排污单位。
3、建设项目竣工环境保护验收
本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。
建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
4、项目运营期自行监测计划汇总
表5-2  项目运营期自行监测计划一览表
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	有组织废气
	高频焊接烟尘（DA001~DA003）
	颗粒物
	1次/两年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准限值

	无组织
	项目厂界上风向设置1个，项目厂界下风向设置3个
	颗粒物
	1次/季度
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值

	噪声
	东、南、西、北厂界
	昼间、夜间等效声级 Leq(A)
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准





































[bookmark: _Toc152840734]
六、结论
	
综上所述，本项目建设符合所在地生态环境分区管控的相关要求，符合相关生态环境保护法律法规政策。项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废通过采取相应的措施处理、处置后，能够达标排放，不会对项目区及外环境造成大的影响。通过分析，项目采取的污染控制措施有效、可行。在认真落实环评中提出的污染防治对策措施，保证治理设施正常运转，确保污染物达标排放的情况下，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。从环境保护角度看，项目的建设是可行的。



[bookmark: _Toc152840735]附表
[bookmark: _Toc152840736]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0.473
	/
	/
	0.277
	0.473
	0.277
	-0.196

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	TP
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	废边角料
	66.7
	/
	/
	150
	66.7
	150
	+83.3

	
	不合格产品
	506.7
	/
	/
	847
	506.7
	847
	+340.3

	
	循环水池金属沉渣
	1
	/
	/
	2.1
	1
	2.1
	+1.1

	
	除尘灰
	0
	/
	/
	0.879
	0
	0.879
	+0.879

	
	化粪池污泥
	0
	/
	/
	0.197
	0
	0.197
	+0.065

	危险废物
	废机油
	0.1
	/
	/
	0.2
	0.1
	0.2
	+0.1

	
	废机油桶
	0.02
	/
	/
	0.1
	0.02
	0.1
	+0.08

	
	废劳保用品
	0.04
	/
	/
	0.07
	0.04
	0.07
	+0.03


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a。
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