  




玉环审〔2026〕1—105号


玉溪市生态环境局
关于云南源天生物集团肥业有限公司
除尘设施改造及厂房修缮项目
环境影响报告表的批复

云南源天生物集团肥业有限公司：
你单位申请报批的《除尘设施改造及厂房修缮项目环境影响报告表》及相关附件材料（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
一、项目基本情况
该项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，在公司现有锅炉房内建设，不新增占地，建设性质为改建。项目取得了《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码：2604-530426-04-02-101393，总投资510万元，其中环保投资34.7万元。项目主要建设内容为将现有1台6t/h的燃煤锅炉改造为6t/h的生物质锅炉，并配套建设相应的公辅设施和环保工程，项目建成后年供应蒸汽量21600吨。
[bookmark: _GoBack]在全面落实生态环境保护法律法规、《报告表》和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，根据《报告表》《专家评审意见》及技术评估结论，该项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应当落实生态环境保护主体责任，防止、减少环境污染和生态破坏，对《报告表》的内容和结论负责，对所造成的生态环境损害依法承担责任。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作：
（一）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。施工期采取洒水降尘、道路清扫、物料遮盖、封闭车辆运输、合理安排施工时间等措施减缓对周围环境的不良影响；项目施工扬尘无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的要求，施工噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）规定的要求。
（二）加强废气污染防治，确保大气污染物达标排放。项目生物质锅炉须使用合格的成型生物质燃料，锅炉废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，由1根不低于40米高的排气筒排放，锅炉有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值的要求；加强全厂物料储存、输送及生产过程中无组织排放的控制，确保项目厂界颗粒物无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的无组织监控浓度限值要求。
（三）严格落实水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流原则，建设排水和回用系统，确保满足项目废水处理、回用的要求。锅炉排污水、纯水制备废水经收集排入现有43立方米的循环水池，严禁外排；生活污水依托云南南宝农业发展有限公司现有生活污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）规定的相应标准后，全部回用于厂区洒水降尘及绿化，严禁外排。
（四）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，通过采取减振、消声、隔声等措施，确保项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（五）严格落实固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类收集、处理处置，确保不造成二次污染。工业固体废物应尽量进行综合利用，一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理；废机油等危险废物严格按照国家有关规定进行收集、运输、暂存、处置和管理，建立管理台账，存档备查，危险废物暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理。危险废物委托有资质的单位定期清运处置，严格执行《危险废物转移管理办法》及相关要求，强化各环节的环境保护措施，切实防止管理不当造成的二次污染。
（六）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应等原则进行地下水污染防治。严格按照《报告表》提出的分区防渗措施和要求，对项目重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行防渗处理，防止地下水污染，防渗工程结束后自行组织验收并建立健全相关工作台账记录，存档备查；严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全，加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染土壤和地下水。
（七）加强环境风险防范和管理。建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生；按照《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，制定突发环境事件应急预案并报玉溪市生态环境局峨山分局备案。
（八）切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。
三、项目在实际排污行为发生之前，应按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可手续，未取得排污许可手续的，不得排放污染物，项目运行应符合排污许可管理的相关要求。应当按照自行监测技术指南，编制自行监测方案，按照排污许可规定和有关标准规范，依法开展自行监测，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。应按照规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。
四、严格落实“三同时”制度。你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理机制，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运行。
五、严格落实污染物排放总量控制规定和各项措施。根据《报告表》测算，项目主要大气污染物排放量初步核定为：氮氧化物5.4936吨/年，由玉溪市生态环境局峨山分局纳入污染物排放总量控制计划。
六、《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。《报告表》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，应当报我局重新审核。
七、玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境局峨山分局要切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，按照法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对项目的环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收、日常运行等执法监管工作。 
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抄送：玉溪市生态环境保护综合行政执法支队，玉溪市生态环境局峨山分局，云南佳源环境工程评估有限公司，云南绿点环境科技有限公司。
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