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[bookmark: _Toc5117]概述
[bookmark: _Toc2598]一、项目建设由来及特点
随着人们生活水平的提高，对健康的追求也日益增加，越来越关注天然、绿色的治疗方法，中药材提取物因其天然、安全、有效的特性，受到了广泛的关注，成为中药材产业发展的重要形式之一。纯化合物新药开发难度大、周期长、费用高，而中药材提取物和复方药物的开发成为新的选择。此外，化学药物的毒副作用大，易产生抗药性，天然中草药提取物在这方面具有无可比拟的优势。
易门科沃药业有限公司成立于2021年11月24日，选址于玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区曾所片区，厂区租赁易门产业园区曾所工业园区4号标准厂房的一部分建设“年产130吨中药材提取建设项目”，计划年产穿心莲内酯30吨、黄精提取物100吨。由于市场原因，现状厂区仅建设了年产穿心莲内酯5吨、黄精提取物20吨的生产线，于2023年正式投产，生产至今。
随着全球健康意识提升，中药材凭借独特疗效与较低副作用愈发受到市场青睐。国内健康产业的快速发展，进一步推动中药材市场需求持续增长。当前企业现有生产能力已难以满足日益扩大的市场需求，也无法匹配企业长期发展战略。为顺应市场发展趋势，深耕中药材领域多年的易门科沃药业有限公司决定实施扩能升级，其积累的丰富行业经验与资源，为此次扩建提供了坚实的技术储备与资金支撑。易门科沃药业有限公司计划在现有项目的基础上扩建“年产400吨中药材提取扩建项目”，计划在现有年产穿心莲内酯5吨、黄精提取物20吨的基础上扩产至年产穿心莲内酯60吨、黄精提取物140吨，并新增氢氧化铁蔗糖铁复合物生产线一条、6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮生产线一条、羟氯喹侧链生产线一条、配制产品（间氯过氧苯甲酸、氯化氢乙醇、复合碳源、氯化氢二氧六环、3%消毒双氧水）及相应黄精保健食品。目前已取得《投资项目备案证》（项目代码：2509-530425-04-01-300297）。
根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规，项目应开展生态环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中第四条：“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。”项目主体工程属于“二十四、医药制造业 27，第47项化学药品原料药制造 271”，故该项目应编制生态环境影响报告书。受易门科沃药业有限公司委托（详见附件1），我公司承担了该项目生态环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即组织开展现场踏勘、资料收集、现状调查，在对项目进行认真分析后，根据生态环境影响评价相关法律法规和技术导则编制了《年产400吨中药材提取扩建项目生态环境影响报告书》，供建设单位上报审批。
[bookmark: _Toc7678]二、生态环境影响评价过程
本项目生态环境影响评价工作按照总纲要求分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段以及生态环境影响评价文件编制阶段。本次评价过程首先在研究相关文件，包括国家和地方有关环保法律法规、政策、标准、相关规划、工程技术文件的基础上，进行了初步工程分析，开展了初步的环境状况调查；根据相关要求及项目特点进行了环境影响因素识别与评价因子筛选，明确了评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准，同时制定了工作方案；然后进行评价范围内的环境状况调查、监测与评价，建设项目工程分析，之后进行各环境要素环境影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价，最后提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论。项目生态环境影响评价工作程序见下图。
[image: ]
图1.2-1评价工作程序图
根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021版）的有关规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）的有关规定，本项目类别分析如下表：
表1 本项目生产内容与分类管理名录分析对照表
	序号
	本项目内容
	国民经济行业类别
	分类管理名录
	环评类别

	1
	穿心莲内酯
	C2740中成药生产
	有提炼工艺的（醇提、水提及其他提炼工艺）
	报告书

	2
	黄精提取物
	C2740中成药生产
	其他（有提炼工艺-仅水提）
	报告表

	3
	氢氧化铁蔗糖铁复合物、6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮、羟氯喹侧链、间氯过氧苯甲酸
	C2710化学药品原料制造
	二十四、医药制造业 27-47化学药品原料药制造 271-全部
	报告书

	4
	氯化氢乙醇、氯化氢二氧六环
	
	二十四、医药制造业 27-47化学药品原料药制造 271-单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的
	报告表

	5
	3%消毒双氧水
	C2770卫生材料及医药用品制造
	二十四、医药制造业 27-49卫生材料及医药用品制造277-卫生材料及医药用品制造
	报告表

	6
	黄精酒
	C1519其他酒制造
	十二、酒、饮料制造业 15-25酒的制造151-其他
	报告表

	7
	黄精罐头、黄精功能饮料
	C1492保健食品制造
	十一、食品制造业 14-24其他食品制造149-保健食品制造
	报告表


根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）中第四条：“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。”通过上表分析，项目确定为“二十四、医药制造业 27-47化学药品原料药制造 271”，生态环境影响评价文件类别应为编制生态环境影响报告书。
[bookmark: _Hlk123718253]2025年11月5日，受易门科沃药业有限公司委托，云南绿诚环境科技有限公司承担了“年产400吨中药材提取扩建项目”的生态环境影响评价工作。
受委托后，我单位对现场进行了踏勘和资料收集，在对工程特点和环境影响因素进行分析的基础上，并根据环境影响评价技术导则的规定，认真进行了生产过程源强分析、污染控制措施分析、环境影响预测与分析等工作，完成了本报告书的编制。
环评的主要工作过程如下：
1、现场调查
2025年12月25日，云南绿诚环境科技有限公司项目组组织了现场踏勘，调查了项目场址及周围地区的环境状况，收集了项目相关资料；
2、环境现状监测
建设单位于2026年3月9日～2026年3月16日委托云南长源检测技术有限公司对评价区的环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境质量现状进行监测。
3、环评报告编制
云南绿诚环境科技有限公司（环评单位）在收集和核实有关资料，认真研究项目相关情况，并依据环评相关的法律法规、部门规章、技术导则等，结合现状环境质量监测与调查，在现场调查和收集、分析有关资料的基础上，2026年4月20日，完成《年产400吨中药材提取扩建项目生态环境影响报告书》。
4、公众参与调查
根据《中华人民共和国生态环境法典》、《环境保护公众参与办法》的通知（生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行）的有关规定，建设单位应当在确定生态环境影响报告书编制单位后7个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站公开以下信息：建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况，建设单位名称和联系方式；生态环境影响报告书编制单位的名称；公众意见表的网络链接；提交公众意见表的方式和途径。
建设项目生态环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位应当公开下列信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见：生态环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；征求意见的公众范围；公众意见表的网络链接；公众提出意见的方式和途径；公众提出意见的起止时间。公告起到了向公众通报项目环境评价实施简况的作用，保障了公众的知情权。
我单位接受委托后，与建设方协商，由建设单位进行了第一次公示；在本项目编制完成生态环境影响报告书（征求意见稿）后，由建设单位进行第二次公示。
2025年11月10日，项目建设单位在高古楼网站进行了环评第一次信息公示，网站地址：https://www.gaogulou.com/thread-1759286-1-1.html。
[bookmark: _Hlk129113375][bookmark: _Hlk129113554][bookmark: _Hlk129113340][bookmark: _Hlk129113717]初稿形成后，建设单位于2026年4月27日～2026年5月12日进行第二次环境影响评价信息公示。①网络公示：网址为高古楼网站，公示链接（https://www.gaogulou.com/thread-1892696-1-1.html）；②登报公示：于2026年5月8日及5月12日相继在云南信息报上进行了两期的报纸公示，公示期间未收到任何反馈意见。③现场粘贴公示：在项目周边公开栏进行公告张贴，粘贴点选在易门产业园区曾所片区公开栏，公告张贴时间为2026年4月27日～2026年5月12日。
[bookmark: _Toc23326][bookmark: _Toc28770][bookmark: _Toc9244][bookmark: _Toc10931]三、分析判定相关情况
1、产业政策
项目行业类别属于C2710化学药品原料制造，产品为穿心莲内酯、黄精提取物等原料药产品，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目在限制类、淘汰类未见涉及本项目条款。本项目属于国家允许类项目，符合国家现行产业政策要求；另外本项目于2025年9月15日取得易门县发展和改革局关于项目的投资项目备案证（项目代码：2509-530425-04-01-300297）。因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。
2、与《云南省主体功能区规划》的符合性
《云南省主体功能区规划》将云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区域。其中重点开发区是重点进行工业化城镇化开发的区域，包括国家层面的重点开发区域、省级层面集中连片重点开发区域和其它重点开发的城镇。限制开发区域是保障农产品供给和生态安全的重要区域，包括农产品主产区和重点生态功能区。禁止开发区域是保护自然文化遗产的重要区域，包括农产品主产区和重点生态功能区，具体包括：自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区等。
本项目位于云南易门产业园区曾所片区，易门县属于国家重点开发区。重点开发区域的功能定位：支撑全省乃至全国经济增长的重要增长级，工业化和城镇化的密集区域，落实国家新一轮西部大开发战略、我国面向西南开放重要桥头堡战略，促进区域协调，实现科学发展、和谐发展、跨越发展的重要支撑点。本项目为医药制造业契合重点开发区域功能定位，作为高端医药制造核心载体，助力打造经济增长重要引擎，夯实工业化与城镇化密集发展基础。项目响应西部大开发及西南开放桥头堡战略，推动医药产业链升级，促进区域产业协调，以绿色合规生产助力实现科学发展、和谐发展、跨越发展。故本项目的建设符合《云南省主体功能区规划》要求。
3、与《云南省生态功能区划》的符合性分析
本项目位于云南省易门产业园区曾所片区，所在地生态区属于Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区中Ⅲ1-5绿汁江河谷水土保持生态功能区，主要生态特征以大部地区为中山河谷地貌。降雨量800～1000毫米，现存植被以云南松林为主，土壤以紫色土为主。主要生态环境问题为不合理的土地利用带来的水土流失严重，生态环境敏感性为土壤侵蚀高度敏感。主要生态系统服务功能为水土流失严重地区的综合整治，保护措施与发展方向为工程治理与生物治理相结合，改造水土流失严重地区的生态环境，加大封山育林的强度，调整土地利用方式，发展多种经营。
本项目位于云南易门产业园区曾所片区，主要是租赁工业园区的标准厂房和闲置土地建设，不涉及土地性质的改变，不会导致区域水土流失问题加剧，符合产业政策，本项目建设符合云南省生态功能区划。
4、与《易门县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
根据《易门县国土空间总体规划（2021-2035年）》，易门县坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进县域治理能力现代化，推动国土空间高质量发展，全力打造昆玉同城化发展先行区、滇中菌乡山水公园城、西南循环经济科创城。构建“一核两轴，两廊三区”的国土空间开发保护格局。
一核两轴：
一核：龙泉、六街、浦贝融合发展核；
两轴：入昆南北城镇发展轴，区域东西联动发展轴
两廊三区：
两廊：绿汁江干热河谷生态廊道；扒河生态廊道
三区：滇中融合发展区；红河谷- 绿汁江热区产业发展区；高原特色山林生态发展区
本项目位于云南易门产业园区梅曾片区北部的曾所区块，项目所在地为工业用地，符合用地规划，本项目属于医药制造业，与云南易门产业园区梅曾片区发展规划不冲突，符合《易门县国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。
5、与《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035年）》符合性分析
根据《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035年）》，规划的期限为2021年至2035年，云南易门产业园区规划为“一园四片区六区块”的空间结构：“一园”：整个云南易门产业园区；“四片区”：包括大椿树片区、麦子田片区、梅曾片区和六街片区。“六区块”：大椿树片区包括两个区块（西侧的大椿树区块和东侧的韩所区块），梅曾片区包括两个区块（北部的曾所区块和南侧的梅营区块），麦子田片区和六街片区各有一个区块。规划总用地面积29.20平方公里，包括4个片区6个区块，包括大椿树片区（13.08平方公里）、麦子田片区（5.93平方公里）、梅曾片区（9.18平方公里）和六街片区（1.01平方公里）4个片区。
项目位于云南易门产业园区梅曾片区，该片区位于易门县城东南侧，规划总用地面积9.18平方公里（917.52公顷），包括两个区块，其中北侧曾所区块248.79公顷，南侧梅营区块668.73公顷。东至龙潭寺村-高速立交一带，南至菜花坝水库-酱菜厂一带，西至武易高速-梅曾水库-易峨二级公路一带，北至扁担山一带。梅曾片区产业定位为产城融合示范区，园区重点拓展区，重点发展生物资源加工产业（以绿色食品和生物医药为重点），并积极拓展其他多元轻工产业（电子信息、大数据研发、五金、工艺品、家具、印刷包装等轻工产业）。
本项目位于云南易门产业园区梅曾片区北部的曾所区块，属于扩建项目，租赁易门产业园区曾所工业园区4号标准厂房的一部分建设以及旁边的闲置土地，本项目属于医药制造业，符合梅曾片区重点发展生物资源加工产业（以绿色食品和生物医药为重点）的定位及发展方向，符合《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035年）》。本项目距离翠柏自然保护区约13.5km，距离易门龙泉国家森林公园5.3km。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、饮用水源保护区、基本农田等生态敏感区。本项目为技改项目，不新增占地，用地性质为二类工业用地，用地合理。根据《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）》“三区三线”衔接图，本项目不涉及占用生态保护红线，不涉及基本农田保护区，符合“三区三线”的保护要求。
6、与《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析
（1）与规划环境符合性分析
根据《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》，企业对入驻项目要求如下：
表2    项目建设与规划环评符合性分析
	规划环评要求
	本项目情况
	符合性

	园区企业管理
	科学筛选入园项目：对入园企业进行严格筛选，要求进入园企业不仅应具有市场潜力大、产业联动效果好、高技术、高附加值的特点，还必须是低污染、低耗能的企业。属不符合产业政策、不符合园区规划的行业、达不到规定的清洁生产水平的企业严禁入园。
	本项目为医药制造业，为扩建项目，与曾所片区产业定位不冲突，污染物排放量较小。本原料药项目符合园区产业规划，市场潜力大、联动性好、附加值高，且能耗、污染较低，清洁生产水平达标，满足园区准入要求。
	符合

	环境准入
	空间布局约束
	严禁“十小”企业进入园区。确保排放总量不超过单元允许排放量。不得引进无法解决水环境容量的企业。加快产业结构转型升级，淘汰和限制耗水量大、水污染物排放量大的行业和产品。
	本项目为医药制造业，不属于“十小”企业，项目产生的废水经自建污水处理系统处理后排入污水管网进入易门县污水处理厂处理，属于间接排放。
	符合

	
	
	园区大气环境受体敏感区重点控制区按大气环境受体敏感区管控要求进行规划管控。严控涉及大气污染排放的工业项目布局建设；禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施现有产污企业应持续开展节能减排，制定改用清洁能源时间表；严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物。
	根据易门县范围大气分区管控区范围，项目位于大气环境受体敏感区重点控制区（详见附图12），本项目为原料药制造项目，严格遵循区域大气环境管控规划要求开展建设与设计。本项目从源头落实节能减排与清洁能源替代要求，项目生产及配套公用工程不自建燃煤、燃油等高热污染燃料燃烧设施，生产供热依托合法合规企业外购蒸汽，生产设备、辅助设施均采用电能等清洁能源，全程未使用煤炭、重油、生物质等非清洁及高污染燃料，符合重点控制区清洁能源准入及节能减排管控要求。同时，项目运营期严格落实厂区环境管理要求，规范处置生产固废、生活垃圾及建筑垃圾等各类废弃物，杜绝露天焚烧行为，从源头削减大气污染物新增排放，完全契合大气环境受体敏感区重点控制区的规划管控与生态环境保护要求。
	符合

	
	
	优化调整产业结构，逐步淘汰不符合园区产业定位的企业，加强培育符合主导产业下游产业链的产业，提高产业附加值，推进产业延链补链强链，塑造绿色发展。
	本项目为医药制造业，为扩建项目，与曾所片区产业定位不冲突。
	符合

	
	
	禁止入驻项目占用水塘、河流等地表水体；严格控制和优化园区水文地质单元内的开发强度，保障一定的降雨补给面积。严格按照园区内地下水环境红线划分及区域布局建议，做好地下水污染防控。
	本项目为医药制造业，为扩建项目，用地为二类工业用地，不涉及占用水塘、河流。
	符合

	
	
	严格执行有关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医疗、养老机构等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目，结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置废旧资源再生利用等设施和场所。
	本项目位于易门产业园区曾所片区，项目污水处理设施、危险废物贮存间、生产车间、存储罐区等设置了相应的防渗措施，可以有效减小废水对土壤的污染影响，项目建设不会对土壤环境造成大的影响。
	符合

	
	
	限制在居民区、学校附近布局排放异味废气污染物的企业，并充分考虑产业与城市建成区、区内居民点之间的环境防护距离。
	本项目最近的居民区为曾所村，经预测，本项目厂界无组织挥发性有机物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 无组织排放浓度限值。厂界外TVOC短期贡献值浓度均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”的限值要求，因此，本项目不设大气环境防护距离。
	符合

	
	
	居民集中区周边禁止布局重污染企业。麦子田片区布局重污染企业应远离六街镇居民集中区。
	项目为医药制造业，不属于重污染企业，且距离居民集中区较远。
	符合

	
	污染物排放管控
	禁止不符合行业准入条件或产业政策的高耗水、高排污企业入园。
	项目为医药制造业，不属于高耗水、高排污企业。
	符合

	
	
	禁止任何生产废水和生活污水直接排入地表水体，废水达到园区污水处理厂进水标准后，经污水管网收集排入园区污水处理厂处理；园区纳污水体在未达到水质目标前，除城镇污水处理厂入河排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口。
	项目产生的废水经自建污水处理系统处理后排入污水管网进入易门县污水处理厂处理，属于间接排放。
	符合

	
	
	企业废气达标率100%，污水处理达标率100%，工业固废处理率100%，危险废物安全处置率100%，生活垃圾无害化处理率100%，工业固废综合利用率60%，中水回用率不低于30%，清洁能源使用率不低于60%，重点企业清洁生产审核实施比例100%，项目环境影响评价执行率100%，“三同时”执行率100%。
	项目有机废气经处理设施 处理后经15m高的排气筒外排，项目废气均达标排放；废水经自建污水处理系统处理后排入污水管网进入易门县污水处理厂处理，属于间接排放；固体废弃物处置率100%；项目使用清洁能源电能；项目正在办理环评手续。
	符合

	
	环境风险防控
	入驻企业生产区须“雨污分流”，并完善排污管网，所有废水必须处理后回用或达标排入园区污水管网，严禁废水事故外排；对于初期雨水需设置收集设施；对企业原料堆存场地、车间、污水处理设施需进行地面硬化，设置雨污分流设施，地坪冲洗水、各车间跑冒滴漏废水应做到封闭回用；对于油料贮存库必须采取防渗措施；处理设施确保稳定运行；加强企业内部环境风险三级防护措施，对涉风险的生产和储存设施设置围堰防护。
	项目实行“雨污分流”，废水经自建污水处理系统处理后排入污水管网进入易门县污水处理厂处理，属于间接排放。
	符合

	
	
	固废堆存场应按照各固废属性鉴别结果按相关要求进行防渗，同时设置防雨淋、防流失设施，并在四周设置地沟收集跑冒滴漏，防止雨水对固废侵蚀造成地下水污染；危废临时储存设施的选址、防渗设计等应严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的规定，并交由有资质的单位处置。
	废包装统一收集后作为废品定期外卖给废品收购商；提取产生的药渣收集于药渣堆棚，作为肥料定期外售；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置；化粪池及污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏清运处置。废活性炭、废润滑油等危险废物，分类收集后分类标识、分区暂存于危险废物贮存间，委托有资质单位处置。
	符合

	
	
	强化企业环境风险防范设施设备建设和运行监管，制定突发环境事件应急预案，建立企业隐患排查整治常态化监管机制，加强企业环境应急预案与园区综合环境应急预案的衔接，加强区域应急物资调配管理，组织园区范围内的环境安全隐患排查应急培训和演练，构建区域环境风险联控机制。
	项目改扩建完成后及时制定突发环境事件应急预案，并到生态环境部门备案，定期进行应急演练。
	符合


根据上表可知，本项目建设符合《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》入驻项目相关要求。
（2）与规划环评审查意见符合性分析
根据“玉溪市生态环境局关于《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》审查意见的函（玉市环函〔2022〕32号）”内容，结合本项目规划建设情况，本项目与规划环评符合性分析见下表。
[bookmark: _Ref10152]表3    项目建设与规划环评审查意见符合性分析
	规划环评审查意见要求
	本项目情况
	符合性

	《规划》优化调整和实施过程中的意见建议
	（二）严格控制产业发展规模，合理安排开发时序。
	根据资源环境禀赋条件、产业政策、能源双控、环境容量等要求，审慎论证规划产业规模；实施“雨污分流”，加强建设初期雨水收集处理系统，加强园区企业废水的梯级利用，区域水环境质量未达到水质目标前，除城镇污水处理厂入河排污口外，不再新设、改设或扩大排污口，结合水污染防治方案等实施相应的水环境质量改善工程，切实削减COD、氨氮等污染物，配合易门县相关部门，加强六街河、小山凹河、双龙河、三五大河、浦贝河、扒河等河道的水环境综合整治与生态修复工程，切实改善地表水环境质量。
	本项目雨污分流，雨水经园区雨水管道外排。废水经自建污水处理系统处理后排入污水管网进入易门县污水处理厂处理，属于间接排放。
	符合

	
	（三）进一步优化园区空间布局，加强空间管控，加大对环境敏感区的保护力度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动
	《规划》范围内的一般生态空间、公益林、基本农田等敏感区域，严格进行保护，原则上不进行开发建设。
	项目用地为二类工业用地，不属于《规划》范围内的一般生态空间、公益林、基本农田等敏感区域。
	符合

	
	
	六街片区紧邻易门县级翠柏自然保护区，应优化布局，企业与保护区须留出一定的缓冲距离。
	本项目位于曾所片区，距离翠柏自然保护区约13.5km。
	符合

	
	
	园区内工业用地与人口密集区应合理设置绿化隔离带，留出必要的防护距离。
	项目位于曾所片区，所在区域距离人口密集区距离较远。
	符合

	
	
	园区按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和落后、过剩产能，分行业有序退出“限制类”产能；现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施提标改造；加强对各片区内及周边集中居住区等生活空间防护，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	本项目为医药制造业，不属于限制类项目，不属于重污染企业。
	符合

	
	（四）强化污染物排放总量管控
	根据国家和云南省污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，落实园区污染减排措施和要求，采取有效措施减少重金属、颗粒物和挥发性有机物等特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，促进产业发展和生态环境保护相协调，新建、扩建金属冶炼项目大气污染物需满足超低排放要求，建材等“两高”项目实行主要污染物区域削减替代。
	项目建设符合国家和云南省污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，本次扩建后废气治理设施更换为更高效的“吸收分流+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置 ”+15m高的排气筒外排；项目废气均达标排放；项目不属于冶炼及“两高”项目，不涉及区域削减。
	符合

	
	（五）严守环境质量底线，严格片区环境管控
	根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序；
	项目严格执行园区大气污染物总量管控要求，产业规划、布局满足规划要求。
	符合

	
	
	入园企业采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生，在技术经济可行的条件下，应采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等污染物的减排工作，结合区域大气污染防治要求，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域大气环境质量改善。
	本次扩建后废气治理设施更换为更高效的“吸收分流+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置 ”+15m 高的排气筒外排；项目废气均达标排放，生产过程使用清洁能源，外购合法企业蒸汽，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。
	符合

	
	
	高度重视园区废水收集、处理、回用的环境管理，实施“雨污分流”，加快各片区污水管网、回用管网的建设，结合区域的建设时序适时建设污水处理厂、再生水处理设施，区域河流纳污容量有限，确保受纳水体水质满足环境功能要求。
	本项目雨污分流，雨水经园区雨水管道外排。废水经自建污水处理系统处理后排入污水管网进入易门县污水处理厂处理，属于间接排放。
	符合

	
	
	园区产业布局和项目建设时应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及溶岩发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水环境安全；严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
	本项目为医药制造业，项目采取分区防渗，项目污水处理设施、危险废物贮存间、生产车间、存储罐区等设置了相应的防渗措施，可以有效减小废水对地下水的污染影响。
	符合

	
	
	将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。入园企业产生的危险废物按照规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用。
	本项目危险废物委托有资质单位进行清运处置。处置率100%。
	符合

	
	（六）严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。
	落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平；推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平；园区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境准入要求，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。
	本项目不属于“两高”项目，污染物排放符合总量控制要求。
	符合

	
	（七）建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。
	加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜；强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。
	本项目生产过程涉及有机溶剂等有毒有害、易燃易爆物质的使用与贮存，企业将严格落实危险化学品储存、使用、转运全过程环境风险管控；厂区配套建设应急收集池、防渗导流系统等风险防控设施，落实厂区污染防控要求，配合园区构建厂区、园区、区域三级环境风险防控体系。企业将编制突发环境事件应急预案，储备应急物资，建立环境风险预警机制，主动对接园区应急响应联动机制；事故状态下废水可有效截留，杜绝事故废水外流进入外部水体，统筹做好污染防治、环境风险防范各项工作，符合本条管控要求。
	符合


综上所述，项目污染控制符合规划环评审查意见要求
7、与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）符合性分析
2024年6月7日，玉溪市人民政府印发了《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案(2023年)的通知》（玉市环〔2024〕40号）（以下简称《通知》）。
玉溪市通过划分区域环境管控单元，提出分区管控要求，构建生态环境分区体系。玉溪市划分优先保护、重点管控、一般管控三大类，共83个生态环境管控单元。
①优先保护单元。共27个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在哀牢山、红河（元江）干热河谷、珠江上游及滇东南喀斯特地带、高原湖泊湖区及流域水源涵养区等生态功能重要、生态环境敏感区域。
②重点管控单元。共47个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感区等，主要分布在“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）坝区、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。
③一般管控单元。共9个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。
本项目位于云南易门产业园区曾所片区，经查询属于“易门县产业园区重点管控单元”，项目的符合性分析见下表。
表4 项目《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023 年）》符合性分析一览表
	生态环境管控总体要求
	项目情况
	符合性

	空间布局
约束
	1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。
2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。
3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。
5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
	1、本条政策严控钢铁、水泥、电解铝等高耗能产能扩张，本项目为中药材提取原料药扩建项目，不属于上述限制产能行业，项目采用外购园区蒸汽、全厂用电能清洁能源，无燃煤重油设施，符合国家及云南省产业政策导向，不涉及落后低效产能盲目建设，管控要求落实到位。
2、本项目选址易门产业园区梅曾片区，不在抚仙湖、星云湖、杞麓湖九大高原湖泊流域范围内，不涉及湖泊“两线三区”管控约束；不属于城市建成区重污染企业，不存在需搬迁改造情形，与本条要求相符。
3、项目选址合规省级工业园区内，不属于园区外新建高污染项目；不属于石化、煤化工、危化搬迁类限制项目；虽属医药化工类扩建项目，但综合能耗低、配套VOCs、废水、固废全套治理设施，可满足总量控制、规划环评、园区准入等全部环保准入条件，符合条款规定。
4、项目不在九大高原湖泊流域，不触碰湖泊流域新建高耗水、高污染项目禁令，与本条管控要求无冲突。
5、项目全程使用电力、外购集中式清洁蒸汽，无自备高污染燃烧装置，配套废气、废水深度治理，从源头降低碳排放与污染物排放，统筹发展与减排，契合云南省“双碳”绿色低碳发展要求。
	符合

	污染物排放管控
	1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。
3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。
4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。
7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。
	1、本项目为中药材提取原料药项目，属化工类重点行业，运营后将按规定按期开展强制性清洁生产审核，同步优化提取、浓缩工序，选用低毒低挥发原辅材料，持续实施清洁生产提升改造，力争达到国内清洁生产先进水平，符合本条要求。
2、项目选址易门产业园区，不在抚仙湖、星云湖、杞麓湖及南盘江、红河水系玉溪段管控流域范围内，不涉及环湖截污、流域专项整治相关约束；厂区配套废水预处理设施，废水接入园区集中污水处理厂，落实污水管控相关思路，与本条要求不冲突。
3、项目用地位于工业园区二类工业地块，不在城乡饮用水水源保护区范围内，不涉及水源地污染源整治管控要求，不威胁区域饮水安全，符合本条规定。
4、项目生产提取、浓缩工序产生VOCs与恶臭，属于VOCs重点排放源，有机废气采用吸收分流+活性炭吸附浓缩+催化燃烧高效成套治理设施，废气收集密闭、处理工艺成熟，处理后通过15m规范排气筒达标排放；项目后期按生态环境部门要求纳入重点排污单位名录，配套安装废气自动在线监控装置，落实VOCs源头减排与末端深度治理；项目无燃煤锅炉，依靠外购园区蒸汽、电能生产，厂区道路洒水抑尘、物料密闭运输，同步落实扬尘、恶臭协同管控措施，完全契合本条VOCs与NOx协同减排、重点源综合治理要求。
5、项目运营产生药渣、废活性炭等工业固废，建立完整固废台账、分区防渗暂存，委托有资质单位规范处置；项目无重金属产生及排放，不涉及重金属削减替代约束，全过程落实工业固体废物环境管理要求，匹配“无废城市”建设相关规定。
	符合

	环境风险
防控

	1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
	1、本项目选址易门产业园区，纳入滇中区域大气、水污染联防联控管控范围；项目配套完备废气、废水治理设施，废气经吸收分流+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理后15m排气筒达标排放，生产废水预处理后排入园区污水处理厂，同时编制突发环境事件应急预案，落实重污染天气、跨界水环境风险应急管控相关要求，配合区域联防联控工作，符合本条要求。
2、本项目属于化工类企业，生产产生废活性炭、废溶剂、药渣等危险废物，配套规范化防渗危险废物贮存间，建立危废管理台账，委托资质单位转运处置，落实危废全流程管控；项目无重金属、铊污染物产生排放，不涉及涉铊企业整治；企业编制突发环境事件应急预案，配套应急收集池、吸收药剂、吸附材料等应急物资，完善厂区环境应急体系，同步落实危险化学品运输全过程管理要求，符合本条相关管控规定。
	符合

	资源开发利用效率
	1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。
2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。
3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。
4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。
5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。
6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
	1、项目采用电能、外购合法企业蒸汽作为能源，选用低损耗生产设备，配套废水循环回用装置，节约水资源；项目租赁园区现有标准厂房及闲置二类工业用地，不新增建设用地，从水、能源、土地多方面降低资源消耗强度，落实资源消耗约束管理要求，符合本条规定。
2、项目配套生产废水回用系统，提高水重复利用率，严控新鲜水取用总量，按要求纳入重点取水单位管理，确保万元工业增加值用水量满足地方考核指标，严格执行最严格水资源管理制度，符合本条要求。
项目选址园区二类工业用地，租赁已建成标准厂房，不占用耕地，无需落实耕地占补平衡，提高土地利用效率，践行节约用地要求，与本条管控要求相符。
3、项目无自备燃煤、燃油等高污染燃烧设施，依托园区集中蒸汽，能源清洁低碳，从源头减少二氧化碳及能耗排放，助力区域完成单位GDP能耗、碳排放下降考核指标，契合本条管控要求。
4、项目生产、公辅设施均使用电力及外购蒸汽，不使用煤炭、重油等高污染燃料，完全满足高污染燃料禁燃区管理规定，符合本条要求。
5、本项目为工业生产项目，不涉及农田灌溉用水，无需实施高效节水灌溉工程，与本条管控内容无冲突。
	符合

	易门县生态环境准入清单-易门县产业园区重点管控单元

	空间布局约束
	1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区。新建、扩建金属冶炼项目大气污染物鼓励实施超低排放要求，“两高”项目实行主要污染物区域削减替代。
2.居民集中区周边禁止布局重污染企业，园区内工业用地与人口密集区应合理设置绿化隔离带。
3.六街片区优化布局，企业与翠柏自然保护区边界预留5米缓冲地带。
4.麦子田片区布局重污染企业远离六街街道居民集中区。
5.大椿树片区控制传统陶瓷业，鼓励产业链延伸，加大中高档产品的开发布局；鼓励粗铜精深加工，大力发展下游产品的发展。
	1.本项目为中药材提取扩建项目，符合国家产业政策、产业结构调整指导目录及易门产业园区产业准入规划，不属于金属冶炼类项目，不涉及超低排放改造；项目不属于能耗、污染物排放突出的“两高”项目，无需执行主要污染物区域削减替代，满足园区项目准入管控要求，符合本条规定。
2.项目选址园区二类工业用地，不在居民集中区周边，厂区与外部人居区域之间设置园区绿化隔离带，可有效阻隔废气、恶臭影响，符合本条布局管控要求。
3.项目选址为梅曾片区曾所区块，不在六街片区，不涉及翠柏自然保护区缓冲地带设置相关管控要求，与本条无冲突。
4.项目不在麦子田片区，本条针对麦子田片区重污染企业布局管控要求对本项目不适用，无约束冲突。
5.项目位于梅曾片区曾所区块，不属于大椿树片区，不涉及陶瓷、粗铜加工产业布局管控内容，本条要求与本项目无关。
	符合

	污染物排放管控
	1.积极开展区域地表水环境综合整治，加强园区清污分流、雨污分流系统建设，提高生活污水的截污率，为产业布局腾出环境容量。
2.生产废水由企业自行建设废水处理站处理后，回用于生产，严禁外排；生活污水经处理达三级污水综合排放标准后排入各片区污水处理厂处理，园区应加快污水处理设施及配套管网建设，确保产业园区废水处理率达到100%。除园区污水处理厂入河排污口外，不新设、改设或者扩大排污口，园区污水处理厂必须处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标后达标外排。
3.现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施提标改造，减少污染排放。
	1.项目位于易门产业园区梅曾片区曾所区块，园区持续推进雨污分流、清污分流系统完善工作；本项目严格落实雨污分流、清污分流设计，配套完善废水收集管网，配合园区地表水环境综合整治，助力盘活区域水环境容量，符合本条要求。
2.项目生产废水无法实现厂内回用，配套建设厂区污水处理站，污水处理站出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2限值，预处理达标后与预处理后的生活污水一并接入园区污水管网输送至片区污水处理厂；企业不单独设置外排排污口，不新设、改设、扩大入河排污口，严格遵循园区废水收集处置管理要求，与本条管控要求相符。
3.本项目为新建扩建项目，不属于现有重污染企业；项目配套建设废气、废水等完善污染治理设施，采用成熟高效治理工艺，从源头控制污染物产生，满足污染减排管控思路，与本条要求无冲突。
	符合

	环境风
险防控

	1.靠近城区居民分布密集区周边区域不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。
2.各片区应注重液氨和天然气等危险化学品的贮存和风险防范，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。
3.对于进驻园区项目在选址布局时要充分考虑卫生防护距离的要求。
4.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。
	1.项目选址易门产业园区梅曾片区曾所区块，远离城区居民密集区域；项目危险化学品储存量经核算不构成重大危险源，符合本条布局管控要求。
2.项目不涉及液氨、天然气大量贮存，本条针对液氨、天然气储存风险管控要求对本项目不适用，无约束冲突。
3.项目总图布置充分考虑卫生防护距离要求，结合废气、恶臭排放特征合理布局生产车间与环保设施，卫生防护范围内无居民集中点、学校等环境敏感目标，符合本条规定。
4.企业将编制突发环境事件应急预案，配套应急收集池、应急物资，建立厂区环境风险管控体系；自觉配合园区区域环境跟踪监测工作，持续落实环境风险防范措施，契合本条管控要求。
	符合

	资源开发效率要求
	工业用水循环利用率达90%以上。加大中水回用力度，完善中水管网建设，要求除食品行业外，其他工业企业的中水回用率要求达40%。
	本项目生产用水循环利用率可达90%；废水经自建污水处理系统处理后排入污水管网进入易门县污水处理厂处理，属于间接排放。
	符合


项目符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号）中相关要求。
8、与《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》符合性分析
根据《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>的通知》（长江办〔2022〕7号），本项目与其符合性详见如下。
表5  与《长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析
	序号
	法律规定保护要求
	本项目保护情况
	符合性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	项目为医药制造业，位于易门产业园区曾所片区，不属于码头和过长江通道项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目选址不在自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。
	符合

	2
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目选址不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	3
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园
岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目选址不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，不涉及挖沙、采矿。符合主体功能定位。
	符合

	4
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保护区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
	符合

	5
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不设置排污口。
	符合

	6
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目不涉及生产性捕捞。
	符合

	7
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不在长江干流、重要湖泊岸线一公里范围内，不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内且不属于化工、矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。
	符合

	8
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目为医药制造业，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	9
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目为医药制造业，不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	符合

	10
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目为医药制造业，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。
	符合


由上表分析可知，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的要求。
9、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
云南省推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年8月19日印发了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》，本项目与其符合性见下表：
表6 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》对照分析
	序号
	《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》要求
	本项目
	符合性

	1
	禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》，《景洪港总体规划（2019--2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	项目为医药制造业，位于易门产业园区曾所片区，不属于港口或码头项目，故本项目不涉及。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	本项目用地不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。
	符合

	3
	禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
	本项目用地不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目用地不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围。
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目用地不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，同时不涉及占用金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区。
	符合

	6
	禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	本项目不在金沙江、长江一级支流范围内，同时项目所有废水属于间接排放。
	符合

	7
	禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	项目不涉及
	符合

	8
	禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目周边最近河流为三五大河，于下江口汇入项目区东南面的扒河，属于红河流域，项目也不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设，故项目不涉及。
	符合

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	本项目为医药制造业，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
	本项目为医药制造业，故项目不涉及。
	符合

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。
禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》判定，本项目在限制类、淘汰类中未见涉及本项目条款。本项目为医药制造业，故项目不涉及
	符合


根据上表分析可知，项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中相关要求相符。
10、与《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》的符合性分析
为进一步规范建设项目环境影响评价文件审批，2016年12月，原国家环保部以环办环评〔2016〕114号文发布了《关于印发水泥制造等七个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》，在该通知中对制药建设项目环境影响评价文件审批原则进行了相应的规定，该项目与其符合性分析见下表。
表7  项目与环办环评〔2016〕114 号文符合性对照分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	相符性

	1
	项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合医药行业产业结构调整、落后产能淘汰等相关要求
	项目符合环保相关法律法规和政策要求，符合医药行业产业结构调整等相关要求。
	相符

	2
	项目符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求。
新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。
不予批准选址在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域的项目
	项目属于医药制造业，建设地点位于易门产业园区曾所片区，符合地方主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境功能区划，厂址不位于省级生态保护红线之内。
	相符

	3
	采用先进适用的技术、工艺和装备，单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平
	项目采用先进适用的生产工艺及装备，践行清洁生产理念，采取节能减排协同控制措施。
	相符

	4
	主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。暂停审批未完成环境质量改善目标地区新增重点污染物排放的项目
	区域大气环境质量达标，废气达标排放，废气主要污染物排放总量满足要求。项目产生的废水经自建污水处理系统处理后排入污水管网进入易门县污水处理厂处理，属于间接排放，废水污染物总量指标纳入污水处理厂水厂考核。
	相符

	5
	强化节水措施，减少新鲜水用量。严格控制取用地下水。取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和农业用水。
按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统。第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标；实验室废水、动物房废水等含有药物活性成份的废水，应单独收集并进行灭菌、灭活预处理；毒性大、难降解及高含盐等废水应单独收集、处理后，再与其他废水一并进入污水处理系统处理。
依托公共污水处理系统的项目，在厂内进行预处理，常规污染物和特征污染物排放应满足相应排放标准和公共污水处理系统纳管要求。直排外环境的废水须满足国家和地方相关排放标准要求
	本项目用水均来自市政供水管网。
项目实行“雨污分流、分质处理”体制，厂区内设置雨污水收集管网、污水处理站。
项目不产生第一类污染物，废水不含药物活性成分；项目生产废水处理后，排入污水管网进入易门县污水处理厂处理，属于间接排放。项目间接排放废水水质可达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值。
	相符

	6
	优化生产设备选型，密闭输送物料，采取有效措施收集并处理车间产生的无组织废气。发酵和消毒尾气、干燥废气、反应釜(罐)排气等有组织废气经处理后，污染物排放须满足相应国家和地方排放标准要求。对于挥发性有机物(VOCs)排放量较大的项目，应根据国家VOCs治理技术及管理要求，采取有效措施减少VOCs排放。动物房应封闭，设置集中通风、除臭设施。产生恶臭的生产车间应设置除臭设施，恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554）要求
	项目采用自动化生产工艺设备，同时生产车间均封闭，密闭输送物料。污染物排放满足相应国家和地方排放标准要求。
	相符

	7
	按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处理处置。固体废物贮存、处置设施、场所须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)及其修改单和《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484)的有关要求。
含有药物活性成份的污泥，须进行灭活预处理。中药渣按一般工业固体废物处置。对未明确是否具有危险特性的动植物提取残渣、制药污水处理产生的污泥等，应进行危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前暂按危险废物管理。
	项目按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处理处置。固体废物处置率100%。
	相符

	8
	有效防范对土壤和地下水环境的不利影响。根据环境保护目标的敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。在厂区与下游饮用水水源地之间设置观测井，并定期实施监测、及时预警，保障饮用水水源地安全。
	本次评价已提出对危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求开展防渗；对污水处理站、厂房所在区域进行一般防渗；对其他非绿化区域进行硬化防渗；本次环评已提出突发环境事件应急预案编制要求。
	相符

	9
	优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)要求。
	项目合理布局生产线，选用低噪声设备，高噪声设备采取了有效的减振、隔声、车间封闭等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。
	相符

	10
	重大环境风险源合理布局，提出了合理有效的环境风险防范措施。车间、罐区、库房等区域因地制宜地设置容积合理的事故池，确保事故废水有效收集和妥善处理。提出了突发环境事件应急预案编制要求，制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地人民政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接，建立区域突发环境事件应急联动机制。
	项目严格落实重大环境风险源科学合理布局要求，针对性制定完善、切实可行的环境风险防控及应急防范措施。根据车间、罐区、原料及成品库房等不同功能区域实际情况，因地制宜配套设置容积匹配的事故应急池，保障事故状态下废水全部收集、规范暂存与妥善处置。按规范明确突发环境事件应急预案编制及备案要求，建立健全常态化环境风险管控体系与管理制度，配齐配强环境风险防控设施、应急物资及处置力量。同时主动对接属地政府、生态环境主管部门、园区管理机构及周边企业，构建上下贯通、协同联动的区域突发环境事件应急响应与联防联控机制。
	相符

	11
	对生物生化制品类企业，废水、废气及固体废物的处置应考虑生物安全性因素。
存在生物安全性风险的抗生素制药废水，应进行预处理以破坏抗生素分子结构。通过高效过滤器控制颗粒物排放，减少生物气溶胶可能带来的风险。涉及生物安全性风险的固体废物应按照危险废物进行无害化处置。
	本项目不涉及生物生化制品。
	相符

	12
	改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题并明确限期整改要求，相关依托工程需进一步优化的，应提出“以新带老”方案。对搬迁项目的原厂址土壤和地下水进行污染识别，提出开展污染调查、风险评估及环境修复建议。
	项目属于扩建项目，用地属于易门产业园区征用土地，无现有的环境问题
	相符

	13
	关注特征污染物的累积环境影响。环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍满足功能区要求。
环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，进一步强化项目污染防治措施，提出有效的区域污染物削减措施，改善区域环境质量。
合理设置环境防护距离，环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境敏感目标。
	区域大气、地表水、声环境质量现状满足环境功能要求，项目实施后不会降低区域环境功能。
	相符

	14
	提出了项目实施后的环境管理要求，制定施工期和运营期污染物排放状况及其对周边环境质量的自行监测计划，明确网点布设、监测因子、监测频次和信息公开等要求。按照环境监测管理规定和技术规范要求设置永久采样口、采样测试平台，按规范设置污染物排放口、固体废物贮存（处置）场，安装污染物排放连续自动监控设备并与环保部门联网。
	企业现状已开展自行监测；本项目建设单位属于重点排污单位，项目根据《排污单位自行监测技术指南 提取类制药工业》（HJ881-2017）配套自动监测设备。
	相符

	15
	按相关规定开展了信息公开和公众参与。
	项目环评编制阶段按照相关要求开展了信息公开和公众参与，未来在受理及审批阶段将在政府网站进行公示。
	相符


根据上表对比分析，项目建设内容符合《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2016〕114 号文）中相关要求
11、与《制药工业污染防治技术政策》符合性分析
本项目与《制药工业污染防治技术政策》符合性分析见下表。
表8  与制药工业污染防治技术政策符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	相符性

	1
	清洁生产：鼓励使用无毒、无害或低毒、低害的原辅材料，减少有毒、有害原辅材料的使用；生产过程中应密闭式操作，采用密闭设备、密闭原料输送管道；投料宜采用放料、泵料或压料技术，不宜采用真空抽料，以减少有机溶剂的无组织排放。有机溶剂回收系统应选用密闭、高效的工艺和设备，提高溶剂回收率。
	生产过程中密闭操作，采用密闭设备；项目有机溶剂回收系统选用密闭、高效的工艺和设备，提高溶剂回收率。
	符合

	2
	水污染防治：废水宜分类收集、分质处理；高浓度废水、含有药物活性成分的废水应进行预处理。企业向工业园区的公共污水处理厂或城镇排水系统排放废水，应进行处理，并按法律规定达到国家或地方规定的排放标准。
	项目废水不含有毒有害成分，废水经自建污水处理系统处理后排入污水管网进入易门县污水处理厂处理，属于间接排放
	符合

	3
	大气污染防治：粉碎、筛分、总混、过滤、干燥、包装等工序产生的含药尘废气，应安装袋、湿式等高效除尘器捕集。
有机溶剂废气优先采用冷凝、吸附-冷凝、离子液吸收等工艺进行回收。
产生恶臭的生产车间应设置除臭设施。
	项目干燥破碎工序产生的含药尘废气，安装袋式高效除尘器捕集处理；
项目有机废气经净化装置处理后经15m高的排气筒外排，项目废气均达标排放；
	符合

	4
	固体废物处置和综合利用：制药工业产生的列入《国家危险废物名录》的废物，应按危险废物处置，包括：高浓度釜残液、基因工程药物过程中的母液、生产抗生素类药物和生物工程类药物产生的菌丝废渣、报废药品、过期原料、废吸附剂、废催化剂和溶剂、含有或者直接沾染危险废物的废包装材料、废滤芯（膜）等。
生产维生素、氨基酸及其他发酵类药物产生的菌丝废渣经鉴别为危险废物的，按照危险废物处置。
药物生产过程中产生的废活性炭应优先回收再生利用，未回收利用的按照危险废物处置。实验动物尸体应作为危险废物焚烧处置。
中药、提取类药物生产过程中产生的药渣鼓励作有机肥料或燃料利用。
	项目产生的高浓度残液、废弃活性炭等均按危险废物处置，暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位清运处置；
项目提取过程中产生的药渣收集于药渣堆棚，作为肥料定期外售。
	符合

	5
	二次污染防治：
废水厌氧生化处理过程中产生的沼气，宜回收并脱硫后综合利用，不得直接放散。
废水处理过程中产生的恶臭气体，经收集后采用化学吸收、生物过滤、吸附等方法进行处理。
废水处理过程中产生的剩余污泥，应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准进行识别或鉴别，非危险废物可综合利用。
有机溶剂废气处理过程中产生的废活性炭等吸附过滤物及载体，应作为危险废物处置。
除尘设施捕集的不可回收利用的药尘，应作为危险废物处置
	项目废水处理过程中产生的恶臭气体，经收集后采用吸附方法进行处理；
废水处理过程中产生的剩余污泥现状已经识别，不属于危险废物，定期清淘消毒后并入生活垃圾处理系统；
除尘设施捕集的药尘，作为降级产品外售。
	符合

	6
	运行管理：
企业应按照有关规定，安装COD等主要污染物的在线监测装置，并与环保行政主管部门的污染监控系统联网。
企业应建立生产装置和污染防治设施运行及检修规程和台账等日常管理制度；建立、完善环境污染事故应急体系，建设危险化学品的事故应急处理设施。
企业应加强厂区环境综合整治，厂区、制药车间、储罐区、污水处理设施地面应采取相应的防渗、防漏和防腐措施；优化企业内部管网布局，实现清污分流、雨污分流和管网防渗、防漏。
溶剂类物料、易挥发物料（氨、盐酸等）应采用储罐集中供料和储存，储罐呼吸气收集后处理；应加强输料泵、管道、阀门等设备的经常性检查更换，杜绝生产过程中跑、冒、滴、漏现象。
鼓励企业委托有相关资质的第三方进行污染治理设施的运行管理。
	企业未来将按规定安装 COD 等主要污染物在线监测装置，设备经校验合格，实时采集监测数据，并与当地环保行政主管部门污染监控系统稳定联网，确保数据真实、有效上传；
建立生产装置、污染防治设施运行及检修规程和台账，规范日常管理；完善环境污染事故应急预案，建成危险化学品事故应急处理设施，定期开展应急演练；
完成厂区、制药车间、储罐区、污水处理设施地面防渗、防漏、防腐处理；优化内部管网布局，实现清污分流、雨污分流，管网全程采取防渗防漏措施；
溶剂类等易挥发物料采用储罐集中供料和储存，储罐呼吸气收集后合规处理；定期检查更换输料泵、管道、阀门，杜绝生产过程跑、冒、滴、漏；
项目危险废物委托有资质单位清运处置。
	符合


据上表分析，本项目符合《制药工业污染防治技术政策》相关要求。
12、项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》和《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）相符性分析
项目与生态环境部《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）和《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）相符性分析见下表。
表9 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》和《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》符合性分析一览表
	方案要求
	项目情况
	符合性

	（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。
企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。
加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。
	[bookmark: _Toc28828][bookmark: _Toc16140][bookmark: _Toc21954]本项目主要原料为穿心莲粉、黄精粉、乙醇、乙酸乙酯等，不涉及使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。在产生有机废气的工序设置集气罩收集经净化装置处理达标后由1根15m高的排气筒排放（DA001）。
	[bookmark: _Toc2777]符合

	（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。
高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。
推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。
石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。
提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
	[bookmark: _Toc15703][bookmark: _Toc31472][bookmark: _Toc5199]项目生产过程中产生有机废气工段设置集气罩收集有机废气，收集后进入“吸收分流+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置”处理后，达标排放，提高废气收集率和处理效率。项目生产车间为标准厂房。项目使用先进生产工艺，通过采用密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。
	[bookmark: _Toc13082]符合

	企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、活性炭吸附浓缩催化燃烧等技术。
油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。
	[bookmark: _Toc15590][bookmark: _Toc32078][bookmark: _Toc5705]本项目生产车间为密闭车间，在产生有机废气通过“吸收分流+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置 ”处理后，达标排放。
	[bookmark: _Toc25254]符合

	加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。
积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。制药、农药行业推广使用非卤代烃和非芳香烃类溶剂，鼓励生产水基化类农药制剂。橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂，使用石蜡油等替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。优化生产工艺，农药行业推广水相法、生物酶法合成等技术；制药行业推广生物酶法合成技术；橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。
加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。
严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。
实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。
加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。重点区域化工企业应制定开停车、检维修等非正常工况VOCs治理操作规程。
	[bookmark: _Toc21079][bookmark: _Toc17905][bookmark: _Toc21363]本项目在产生有机废气进入“吸收分流+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置 ”处理后达标排放。生产车间为封闭车间。
	[bookmark: _Toc6268]符合


综上所述，项目采取的有机废气处理措施能满足《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）和《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）要求。
13、项目与《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）符合性分析
根据《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）中相关要求，与项目对比分析如下表。




表10 项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析一览表
	方案要求
	项目情况
	符合性

	大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。
	本项目不涉及使用涂料、油墨、胶粘剂，生产过程中会产生有机废气，企业建成后建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。
	符合

	企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6～9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。
	本项目生产车间为密闭车间，在产生有机废气通过“吸收分流+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置 ”处理后，达标排放。
	符合

	按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。
按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。
	本项目在产生有机废气通过“吸收分流+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置 ”处理后，达标排放。项目生产车间为密闭的厂房，废气治理设施按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。
	符合


根据以上分析判断，本项目符合《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）中相关要求。
14、本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求相符性
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求，与项目对比分析如下表。
表11  本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析表
	标准要求
	本项目情况
	符合性

	VOCs物料储存无组织排放控制要求
	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
	项目溶剂用密闭容器包装储存在储罐中，密闭转移和输送。
	符合

	
	盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	溶剂用密闭容器包装储存在储存间或位于储罐中，有机废气经集气管收集后，经管道并入吸收分流+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置中处理后，经15m高排气筒排放。
	符合

	
	VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。
	溶剂用密闭容器包装储存在储存间或位于储罐中。
	符合

	VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求
	粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
	溶剂用密闭容器包装储存在储存间或位于储罐中，密闭转移和输送。
	符合

	工艺过程VOCs无组织排放控制要求
	粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。
	溶剂用密闭容器包装储存在储存间或位于储罐中，密闭转移和输送。
	符合

	
	VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	溶剂用密闭容器包装储存在储存间或位于储罐中，密闭转移和输送。
	符合

	
	Vocs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	项目生产过程中产生的有机废气均经收集后经“吸收分流+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置 ”处理后经15m高排气筒排放
	符合

	
	企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。
	项目生产过程中严格按照要求记录原辅料的进厂量、用料量、回收利用量等，并保存台账不少于3年。
	符合

	
	通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。
	项目生产车间均设置有通风设备。
	符合


根据以上分析判断，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。
15、本项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》中要求相符性
根据《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》中相关要求，与项目对比分析如下表。
表12  项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析表
	类别
	文件要求
	企业建设情况/环评要求
	相符性

	二、加快推动绿色低碳发展
	（四）推进清洁生产和能源资源节约高效利用。深入实施清洁生产改造，依法开展清洁生产审核。推进绿色能源与绿色制造融合发展。强化能源和水资源“双控”，加强重点领域节能，实施节水行动。
	项目生产工艺及设备均满足清洁生产要求；项目无废水外排。
	符合

	
	（五）加强生态环境分区管控。优化生态环境分区管控格局，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。
	根据下文分析，项目用地范围及评价范围内各项情况均符合玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023 年）中的要求；本项目正在办理环评手续，根据工程分析，建设及运营过程中在采取相应环保措施后，项目各类污染物均能达标排放，符合文件要求。
	符合

	三、深入打好蓝天保卫战
	（一）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入开展清洁柴油车(机)行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。加大清洁能源汽车推广力度，推动氢燃料电池汽车示范应用。以大宗货物运输“公转铁”、“公转水”为重点推进运输结构调整。
	本项目在采取使用尾气达标车辆、不超载运输、进场车辆减速慢行、定期检查检修车辆、对运输道路采取洒水抑尘等措施后，能够实现汽车尾气污染物达标排放。
	符合

	
	（二）深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。
	项目施工期严格执行“六个百分之百”措施，降低施工期扬尘造成的影响；运营期采取项目在采取厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，减少原材料的散落，厂区内运输严格控制车速等措施。
	符合

	
	（四）改善区域大气和声环境质量。持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。
	本项目生产车间为密闭车间，在产生有机废气通过“吸收分流+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置 ”处理后，达标排放。
	符合

	四、深入打好碧水保卫战
	（六）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复。巩固城市黑臭水体整治成效，建立“长治久清”长效机制。
	项目区内实行雨污分流，废水实行清污分流处理，项目废水经自建污水处理系统处理后排入污水管网进入易门县污水处理厂处理，属于间接排放。项目废水均能做到合理收集、合理处理，且合理间接排放，对周边地表水环境影响较小。
	符合

	五、深入打好净土保卫战
	（七）强化地下水污染协同防治。持续开展地下水环境状况调查评估，加强地下水型饮用水水源补给区保护，开展地下水污染防治重点区划定及污染风险管控。
	本项目选址不涉及各类饮用水水源保护区。废水经自建污水处理系统处理后排入污水管网进入易门县污水处理厂处理，属于间接排放，项目按要求分区防渗，采取本次评价所提出的污染防范措施并加强管理后，可有效减少土壤及地下水环境受到影响。
	符合


根据以上分析判断，本项目符合《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》中相关要求。
16、与《关于印发玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（玉政办通〔2018〕113号）符合性分析
2018年12月16日玉溪市人民政府发布了《关于印发玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（玉政办通〔2018〕113号），本项目与该通知的符合性分析如下：
表13  与《关于印发玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》的符合性分析
	序号
	相关要求
	本
目情况
	相符性

	1
	（一）优化产业布局
	积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。
加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，重点推动城市建成区及周边水泥、化工、钢铁等重污染企业搬迁改造或关闭退出。加快推进玉昆钢铁集团有限公司企业搬迁，进一步明确工期，倒排时间，按要求完成搬迁任务。
	本项目属于医药制造业，不违反园区产业规划及功能定位要求。
	符合

	2
	（二）严控“两高”行业产能。

	严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，落实国家《产业结构调整指导目录》。严防“地条钢”死灰复燃。列入去产能计划的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。
	本项目涉及的原料、产品、工艺属于国家发展和改革委员会文件《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，符合国家产业政策，不属于“两高”行业。
	符合

	3
	（三）强化“散乱污”企业综合整治。
	强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治方案。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。
	项目位于工业园区内，进行统一规划、建设，各项污染物可做到达标排放，项目不属于“散乱污”企业
	符合

	4
	（四）深化工业污染治理。
	深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发，强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。
	经工程分析可知，建设及运营过程中在采取相应环保措施后，项目各大气污染物均能达标排放。本项目发生实际排污行为之前将按照《排污许可管理条例》的相关要求，及时办理固定污染源排污手续。项目采取厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，减少原材料的散落，厂区内运输严格控制车速等措施；项目生产设备均设置于车间厂房内，无组织粉尘经厂房阻隔后自然沉降，减少了内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的颗粒物对周围大气环境的影响。
	符合

	5
	四、积极调整运输结构、发展绿色交通体系
	钢铁、电力、焦化等重点企业要加快铁路专用线建设，充分利用已有铁路专用线能力，大幅提高铁路运输比例。
	项目本项目属于医药制造业，不属于钢铁、电力、焦化等重点企业。项目汽车运输部分全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车。
	符合


由上表可知，本项目运行与《关于印发玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（玉政办通〔2018〕113号）相关要求相符合。
17、项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析
2022年11月30日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过了《云南省固体废物污染环境防治条例》，项目与其的符合性分析详见下表。
表14 项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析一览表
	序号
	相关要求
	项目情况
	符合性

	1
	第十二条产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用；依法及时向社会公开固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。
	[bookmark: _Toc21828][bookmark: _Toc28821][bookmark: _Toc24529]项目在运营期间加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用；依法及时向社会公开固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。
	[bookmark: _Toc17584][bookmark: _Toc5531][bookmark: _Toc19929]符合

	2
	第十四条产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。
在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
	[bookmark: _Toc26829][bookmark: _Toc5369][bookmark: _Toc28215]项目固体废物收集、贮存、处置均采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，无擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物行为。项目固体废物均能得到合理处置，本项目固体废物贮存不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	[bookmark: _Toc14916][bookmark: _Toc13674][bookmark: _Toc17022]符合

	3
	第十六条禁止中华人民共和国境外的固体废物进入本省倾倒、堆放、处置。
	[bookmark: _Toc28634][bookmark: _Toc3492][bookmark: _Toc4679]不涉及
	[bookmark: _Toc18512][bookmark: _Toc13730][bookmark: _Toc30889]符合

	4
	第二十四条产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。鼓励产生工业固体废物的单位在固体废物产生场所、贮存场所及计量设备等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。
禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	[bookmark: _Toc4832][bookmark: _Toc21870][bookmark: _Toc27316]环评提出项目建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。且规定工业固体废物管理台账保存5年以上。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	[bookmark: _Toc21077][bookmark: _Toc29008][bookmark: _Toc22521]符合

	5
	第二十五条产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。
	[bookmark: _Toc27912][bookmark: _Toc32715][bookmark: _Toc18905]项目产生的工业固体废物需委托他人进行运输、利用、处置时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
[bookmark: _Toc18611][bookmark: _Toc24858][bookmark: _Toc29216]同时建设单位应要求受托方应依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知企业。
	[bookmark: _Toc13632][bookmark: _Toc928][bookmark: _Toc4316]符合

	6
	第二十六条产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。
产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。
贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。
	[bookmark: _Toc25556][bookmark: _Toc32287][bookmark: _Toc824]本项目采取清洁生产审核，产生的部分工业固体废物加以利用；不能利用的，按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放。本项目贮存工业固体废物场所应当采取符合国家环境保护标准的防护措施，符合国家环境保护标准。
	[bookmark: _Toc29130][bookmark: _Toc25146][bookmark: _Toc22428]符合

	7
	第二十七条产生工业固体废物的单位应当依法取得排污许可证，向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。
	[bookmark: _Toc22460][bookmark: _Toc32162][bookmark: _Toc25255]项目按要求进行申报。同时项目运营过程中需向玉溪市生态环境局易门分局提供项目固体废物产生的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。同时按照排污许可管理制度相关规定执行。
	[bookmark: _Toc25520][bookmark: _Toc2189][bookmark: _Toc18711]符合

	8
	第三十八条产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。
任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。
禁止随意倾倒、拋撒、堆放或者焚烧生活垃圾。
	[bookmark: _Toc11][bookmark: _Toc21347][bookmark: _Toc32019]本项目设置分类生活垃圾箱，项目产生的生活垃圾经统一收集后委托当地环卫部门进行清运处置。在运营过程中禁止随意倾倒、拋撒、堆放或者焚烧生活垃圾。
	[bookmark: _Toc408][bookmark: _Toc6561][bookmark: _Toc31432]符合

	9
	第四十三条工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报所在地县级人民政府环境卫生主管部门备案。建筑垃圾处理方案应当包括单位基本情况、工程概况、建筑垃圾产生量与种类，分类收集、回收利用的措施和目标，需要外运的建筑垃圾种类、数量和时间，污染防治措施以及责任人等内容。
工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置，不得擅自倾倒、拋撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。
禁止将建筑垃圾混入生活垃圾。
	[bookmark: _Toc20628][bookmark: _Toc5914][bookmark: _Toc26570]项目在施工过程中对产生的建筑垃圾等进行分类收集，可回收利用部分进行回收利用，不可回收利用部分运至当地城建部门指定的地方进行妥善处置。同时在施工过程中禁止将建筑垃圾混入生活垃圾进行处理。
	[bookmark: _Toc8168][bookmark: _Toc7380][bookmark: _Toc6981]符合

	10
	第五十条产生固体废物的单位应当落实危险废物鉴别主体责任，依照法律、行政法规以及国家有关规定主动开展危险废物鉴别。危险废物鉴别单位对鉴别报告和鉴别结论负责并承担相应责任。历史遗存无法查明责任主体的固体废物，由所在地县级人民政府组织鉴别并依法处置。
	[bookmark: _Toc19108][bookmark: _Toc12313][bookmark: _Toc27761]本项目产生的危险废物委托有资质的单位进行运输处理。
	[bookmark: _Toc13315][bookmark: _Toc18729][bookmark: _Toc11114]符合

	11
	第五十二条产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过省固体废物信息管理平台向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。
	[bookmark: _Toc21147][bookmark: _Toc18038][bookmark: _Toc648]本项目在运营过程中建立废物管理台账，如实记录有关信息，下一步将通过省固体废物信息管理平台向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。环评提出项目产生的危险废物委托有资质的单位进行清运处置，不得随意倾倒、堆放。
	[bookmark: _Toc17632][bookmark: _Toc25384][bookmark: _Toc10409]符合

	12
	五十四条收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。
贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。
从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。
	[bookmark: _Toc14136][bookmark: _Toc24519][bookmark: _Toc5275]项目设置危险废物贮存间，分区暂存废矿物油、废润滑油桶、含油废抹布。本环评提出，在运营过程中禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，同时暂存时间禁止超过一年。
	[bookmark: _Toc2515][bookmark: _Toc31256][bookmark: _Toc31413]符合

	13
	第五十五条转移危险废物的，应当执行国家危险废物转移联单制度，按照国家有关规定如实填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。
转移危险废物出省的，应当向省人民政府生态环境主管部门申请。省人民政府生态环境主管部门应当及时商经接受地省（自治区、直辖市）人民政府生态环境主管部门同意后，在规定期限内批准转移该危险废物，并将批准信息通报相关省（自治区、直辖市）人民政府生态环境主管部门和交通运输主管部门。未经批准的，不得转移。
转移危险废物进入本省的，省人民政府生态环境主管部门应当在接到移出地的省（自治区、直辖市）人民政府生态环境主管部门商函后，及时研究，未经省人民政府生态环境主管部门同意的，不得转移进入本省。
严格控制含砷、镉、汞、铊等对环境和安全影响大的重金属类危险废物以及液态危险废物转移至本省，国家统筹布局的危险废物处置设施以及开展区域合作的省（自治区、直辖市）的危险废物处置设施除外。法律、行政法规另有规定的从其规定。
生态环境主管部门依法对危险废物转移污染环境防治以及危险废物转移联单运行实施监督管理。
	[bookmark: _Toc26108][bookmark: _Toc30609][bookmark: _Toc17874]项目在运营过程中危险废物转移需执行国家危险废物转移联单制度，填写危险废物转移联单。项目不涉及转移进入本省的危险废物。
	[bookmark: _Toc14228][bookmark: _Toc13075][bookmark: _Toc21968]符合

	14
	第五十六条运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。
禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。
	[bookmark: _Toc31633][bookmark: _Toc13622][bookmark: _Toc10230]本项目危险废物运输均委托有资质单位进行，由专车进行运输，禁止与旅客一同运输。
	[bookmark: _Toc3717][bookmark: _Toc25617][bookmark: _Toc23047]符合

	15
	第五十七条县级以上人民政府应当将危险废物突发环境事件应急处置纳入政府应急响应体系，加强危险废物环境应急响应能力建设。
产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案。并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案；生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门应当进行检查。
	[bookmark: _Toc19578][bookmark: _Toc25112][bookmark: _Toc10857]本项目按要求制定意外事故的防范措施和应急预案。并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。
	[bookmark: _Toc15818][bookmark: _Toc17400][bookmark: _Toc24562]符合


根据上表分析，本项目符合《云南省固体废物污染环境防治条例》的相关要求。
18、与《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）的符合性分析
项目与《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》相符性分析如下。
表15 项目与危废监管和利用处置能力改革实施方案的相符性分析
	序号
	通知内容
	项目情况
	相符性

	1
	落实企业主体责任。危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置企业（以下统称危险废物相关企业）的主要负责人（法定代表人、实际控制人）是危险废物污染环境防治和安全生产第一责任人，严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度。危险废物相关企业依法及时公开危险废物污染环境防治信息，依法依规投保环境污染责任保险。
	项目危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置主要由企业法人作为第一责任人，项目投入运营后将依法对项目产生的危废进行公开。
	符合

	2
	完善危险废物环境管理信息化体系。依托生态环境保护信息化工程，完善国家危险废物环境管理信息系统，实现危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程在线监控。开展危险废物收集、运输、利用、处置网上交易平台建设和第三方支付试点。鼓励有条件的地区推行视频监控、电子标签等集成智能监控手段，实现对危险废物全过程跟踪管理，并与相关行政机关、司法机关实现互通共享。
	项目投入运营后对产生的危废进行申报、备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程在线监控。
	符合

	3
	推动收集转运贮存专业化。深入推进生活垃圾分类，建立有害垃圾收集转运体系。支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施，开展小微企业、科研机构、学校等产生的危险废物有偿收集转运服务。开展工业园区危险废物集中收集贮存试点。鼓励在有条件的高校集中区域开展实验室危险废物分类收集和预处理示范项目建设。
	项目对生活垃圾分类处理，对能回收利用部分进行回收利用，不能回收利用部分委托环卫部门处置；危险废物设置危险废物贮存间，并定期委托有资质单位进行处置。
	符合

	4
	推进转移运输便捷化。建立危险废物和医疗废物运输车辆备案制度，完善“点对点”的常备通行路线，实现危险废物和医疗废物运输车辆规范有序、安全便捷通行。
	项目委托有危废处置资质单位对项目的危险废物进行处置。
	符合

	5
	严厉打击涉危险废物违法犯罪行为。强化危险废物环境执法，将其作为生态环境保护综合执法重要内容。严厉打击非法排放、倾倒、收集、贮存、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为，实施生态环境损害赔偿制度，强化行政执法与刑事司法、检察公益诉讼的协调联动。
	项目委托有危废处置资质单位对项目的危险废物进行处置，在转移行为发生时执行危险废物转移联单制度。
	符合

	6
	新改扩建项目要依法开展环境影响评价，严格危险废物污染环境防治设施“三同时”管理。依法依规对已批复的重点行业涉危险废物建设项目环境影响评价文件开展复核。依法落实工业危险废物排污许可制度。推进危险废物规范化环境管理。
	本项目环评工作正在进行，严格危险废物污染环境防治设施“三同时”管理，依法落实工业危险废物排污许可制度。推进危险废物规范化环境管理。
	符合


根据上表分析，项目建设符合《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》的相关要求。
19、与《云南省地下水污染防治实施方案》符合性分析
根据《云南省地下水污染防治实施方案》，本项目与该方案符合性分析见下表。
表16 项目与《云南省地下水污染防治实施方案》的相符性分析
	序号
	文件相关要求
	本项目落实情况
	符合性

	1
	总体原则：预防为主、保护优先、风险管控，分区管理、分类防控，聚焦 “双源”（地下水饮用水源、重点污染源）管控
	本项目为园区内初级原料药化工项目，评价范围内无集中式地下水饮用水源；以源头防渗、风险防控为核心，分区设置防渗设施，配套地下水监测、应急收集体系，全过程防控地下水污染风险
	符合

	2
	开展地下水环境状况调查，化工企业配套地下水跟踪监测井，常态化开展地下水监测，监测数据纳入地下水环境信息数据库
	环评已完成区域地下水环境现状调查；厂区布设地下水跟踪监测井，按规范定期检测地下水特征污染物，建立完整监测台账，监测数据可接入园区地下水环境信息平台
	符合

	3
	化工企业纳入地下水污染重点监管企业名录，动态更新，强化在产企业渗漏隐患排查、源头管控
	项目属于实施方案列明的化工类重点地下水污染源；生产涉及有机溶剂、工艺废水、危废等高风险物料，运营期定期开展防渗设施、储罐、污水站渗漏隐患排查，建成后纳入园区地下水重点监管单位管理
	符合

	4
	推进化学品生产企业防渗工程建设，涉污区域落实防渗措施，杜绝有毒废水无防渗露天存放、渗排
	生产车间、芬顿污水处理站、危险废物贮存间、原料储罐区划为重点防渗区，铺设防腐防渗层并设置泄漏导流沟；仓储、道路等区域为一般防渗区；新建初期雨水收集池、事故应急池，严格雨污分流，所有涉污液体密闭收集，无露天渗排点位
	符合

	5
	落实地表水、土壤、地下水协同防治，减少管网渗漏，阻断污染物土壤下渗通道
	生产废水经厂区预处理后输送至园区污水处理厂，密闭输送无渗漏风险；分区防渗阻断污染物垂向下渗路径；危废、污泥密闭贮存、专车转运，避免土壤累积污染进而污染地下水，实现三水协同防控
	符合

	6
	按地下水污染防治分区实施差异化管控，工业集聚区防控区企业配套完善污染削减设施
	项目位于云南易门产业园区地下水污染防控区，不属于地下水水源保护区；通过多层防渗、地下水监控、应急截污等措施降低地下水污染荷载，管控措施匹配防控区工业企业管控标准
	符合

	7
	落实 “谁污染谁修复、谁损害谁赔偿” 企业主体责任，出现渗漏污染需自行开展调查、治理修复
	厂区配套泄漏导流、应急收集池，物料泄漏可快速截流，防止下渗污染地下水；环评明确企业地下水污染主体责任，若发生地下水污染，由企业承担调查、修复、赔偿全部费用
	符合

	8
	企业落实防渗设施运维、地下水日常监测、隐患定期排查、监测资料存档上报等管理工作
	项目制定地下水专项环境管理制度，明确防渗设施定期检修、地下水常态化监测、厂区渗漏月度巡检要求，监测记录、运维台账长期留存，按要求上报环保管理部门
	符合

	9
	严控再生水灌溉、无序开采地下水、废井串层污染等地下水外源风险
	项目生产用水依托园区市政供水，不开采地下水；无农田灌溉工序，不存在再生水灌溉污染地下水情形；厂区无废弃钻井、取水井，无地下水串层污染隐患
	符合


根据上表分析可知，项目与《云南省地下水污染防治实施方案》中相关要求相符。
20、与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
根据《云南省空气质量持续改善行动实施方案》，本项目与该方案符合性分析见下表。

表17 项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的相符性分析
	序号
	文件相关要求
	本项目落实情况
	符合性

	1
	总体管控要求：以改善空气质量为核心，以降低PM2.5浓度为主线，重点推进氮氧化物、VOCs协同减排，坚持精准治污、源头防控，推动产业绿色低碳转型，严控大气污染物排放。
	本项目为初级原料药加工项目，不属于“两高一低”项目，选址位于合规工业园区，严格落实环评及总量管控要求。项目重点针对VOCs废气开展专项治理，配套完善收集处理设施，实现大气污染物达标减排，契合方案协同治污、源头防控的核心要求。
	符合

	2
	产业结构管控：坚决遏制“两高一低”项目盲目上马，新改扩建项目严格落实产业政策、环评、总量控制、区域削减等要求，推广低（无）VOCs原辅材料替代，严控高VOCs物料使用。
	本项目符合园区产业定位及国家、地方产业政策，已依法开展环评及审批流程，落实污染物总量控制及区域削减要求。生产过程优先选用低VOCs含量原辅材料，严控、清洗剂等物料使用，从源头削减VOCs产生量，无落后产能及违规建设情形。
	符合

	3
	能源结构优化：严控煤炭消费，淘汰低效燃煤锅炉，推广天然气、电能等清洁能源替代，工业生产优先采用清洁供热方式。
	本项目无燃煤锅炉、工业炉窑等燃煤设施，生产及供热不消耗煤炭。项目生产所需蒸汽全部依托园区生活垃圾焚烧厂转运的清洁能源蒸汽，依托市政电能供电，全程采用清洁能源，无燃煤污染排放，符合能源清洁化改造要求。
	符合

	4
	运输结构优化：优先采用清洁运输方式，严控厂区非道路移动源、机动车尾气污染，减少物料运输扬尘及废气排放。
	项目原辅材料及产品运输优先采用密闭式新能源或达标货运车辆，厂区内无燃油非道路移动机械作业；物料装卸、转运全程密闭，配套抑尘措施，无扬尘污染，落实清洁运输管控要求。
	符合

	5
	VOCs全过程治理：涉VOCs废水储罐、装置区、污水处理设施废气需密闭收集处理，规范企业开停工、检维修废气处置，强化VOCs无组织排放管控。
	项目生产工艺废气有机废气全部采用密闭收集+吸附净化装置处理，废气收集率、治理效率满足规范要求；制定开停工、设备检修专项环保管控方案，规范非正常工况废气处置，全面管控VOCs有组织、无组织排放。
	符合

	6
	恶臭及异味管控：强化工业园区、重点企业恶臭异味排查整治，配套完善治理设施，杜绝异味扰民问题。
	项目恶臭污染源主要为污水处理站，已配套密闭除臭、废气治理设施，有效削减恶臭污染物排放；结合厂区绿化隔离、合理风向布局，无恶臭扰民风险，可稳定控制异味影响。
	符合

	7
	精细化监管与监测：重点涉气企业落实常态化监测、工况监控，完善环保台账，落实重污染天气应急管控，强化大气污染精细化治理。
	项目属于涉气重点监管企业，已制定常态化大气监测方案，定期开展厂界废气、VOCs、恶臭污染物监测，建立完整环保运维台账；严格落实重污染天气应急减排要求，规范治污设施运维，杜绝非正常超标排放。
	符合

	8
	面源污染防控：严格落实扬尘管控要求，规范厂区施工及生产扬尘治理，减少无组织面源污染。
	项目施工期严格落实工地扬尘“六个百分之百”管控要求，运营期厂区道路定期清扫、洒水抑尘，物料全部密闭堆放、转运，无露天扬尘污染源，有效防控面源大气污染。
	符合


根据上表分析可知，项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》中相关要求相符。
21、与《云南省土壤污染防治条例》符合性分析
根据《云南省土壤污染防治条例》，本项目与该方案符合性分析见下表。
表18 项目与《云南省土壤污染防治条例》的相符性分析
	序号
	文件相关要求
	本项目落实情况
	符合性

	1
	总则要求：土壤污染防治坚持预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与；生产经营者对自身造成的土壤污染依法承担责任。
	本项目为初级化学原料药加工，落实源头防控、分区防渗、隐患排查、土壤监测等预防措施，明确企业为土壤污染责任主体，若发生土壤污染承担调查、管控、修复全部费用，契合条例基本原则与企业责任规定
	符合

	2
	规划与选址：鼓励工业企业集聚发展；禁止在居民区、学校、医院周边新建易造成土壤污染项目；规划及涉污建设项目环评需包含土壤影响及防控措施，土壤防治设施与主体工程三同时。
	项目选址位于合规工业园区，远离居民区、学校、医院等敏感点位；环评专题分析土壤环境影响，配套分区防渗、应急收集等土壤防控设施，同步设计、施工、投产，满足三同时要求
	符合

	3
	有毒有害物质管控：生产、贮存、运输有毒物料需落实防渗漏、防流失、防扬散措施，阻断土壤污染途径。
	生产车间、原料储罐区、危险废物贮存间、污水处理站划为重点防渗区，铺设防腐防渗层并配套泄漏导流沟、应急收集池；原料、危废密闭储存转运，无露天堆放、无渗漏流失风险
	符合

	4
	重点监管单位管理：医药制造纳入土壤污染重点监管单位名录；需年度上报有毒有害物质排放、建立隐患排查制度、开展土壤自行监测并上报数据。
	本项目属于医药制造，建成后纳入土壤污染重点监管单位；建立月度渗漏隐患排查台账，制定土壤、地下水监测方案，定期开展土壤监测并向生态环境部门报送监测数据
	符合

	5
	拆除管理：土壤重点监管单位拆除建构筑物前，编制土壤污染防治方案并提前 15 日报主管部门备案，规范处置残留物料防止土壤污染。
	项目远期设备拆除前，将编制专项土壤污染防控方案，对残留有机溶剂、废水、污泥先行收集处置，拆除方案提前备案，杜绝拆除活动污染土壤
	符合

	6
	土壤环境监测与数据库：全省统一布设土壤监测网络、搭建土壤环境信息平台；建设用地地块开展常态化土壤监测，监测数据动态更新共享。
	项目厂区布设土壤监测点位，定期开展土壤特征污染物监测，监测台账完整留存，监测数据可纳入园区土壤环境信息数据库统一管理
	符合

	7
	突发土壤污染应急：发生污染突发事件第一时间管控污染源，阻断污染扩散，同步开展土壤监测、风险评估与管控修复。
	厂区设置事故应急池、泄漏导流系统，编制突发环境事件应急预案，明确土壤污染应急处置流程，泄漏物料可快速截流收集，避免下渗污染土壤
	符合

	8
	建设用地风险管控：存在污染风险地块开展土壤调查；污染地块管控修复方案需同步考虑地下水协同防控，禁止违规开发污染地块。
	项目地块为园区规划工业用地，现状土壤环境质量达标；厂区防渗体系同步阻断土壤、地下水污染通道，不存在土壤污染地块开发建设情形
	符合

	9
	固体废物管控：工业固废、危险废物分类密闭贮存，规范委托有资质单位转运处置，不得随意倾倒污染土壤。
	生产危废、废有机溶剂分区密闭存放于防渗危废间，签订资质处置单位转运协议，全过程台账管理，无乱堆乱倒污染土壤风险
	符合


根据上表分析可知，项目与《云南省土壤污染防治条例》中相关要求相符。
22、与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性分析
根据《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》，本项目与该方案符合性分析见下表。
表19 项目与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》的相符性分析
	序号
	文件相关要求
	本项目落实情况
	符合性

	1
	总体原则要求：坚持预防为主、保护优先、风险管控、系统治理，严控土壤、地下水新增污染，巩固提升区域环境质量，守住人居环境和生态安全底线。
	本项目为园区内初级原料药加工项目，全程遵循源头预防、风险管控原则，通过分区防渗、废气废水合规治理、危废规范管控等措施，从源头杜绝新增土壤、地下水污染，不改变区域原有环境质量现状，契合规划核心治理原则。
	符合

	2
	新建项目环境管控要求：涉有毒有害物质的新建、改扩建项目，需严格落实环评制度，配套防渗、防泄漏污染防治设施，确保污染防治设施与主体工程“三同时”。
	本项目已依法开展生态环境影响评价，针对生产涉及的有机溶剂、工艺废水等有毒有害物质，对生产车间、污水处理站、危险废物贮存间、储罐区设置重点防渗体系，配套泄漏导流、应急收集设施，所有污染防治设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投产，完全落实三同时制度。
	符合

	3
	工矿企业新增污染防控：重点监管化学原料和化学制品制造、医药制造等行业，督促企业落实隐患排查、防渗改造、清洁生产，严防工矿企业新增土壤及地下水污染。
	本项目属于规划重点管控的医药制造行业，建立常态化渗漏隐患排查台账，厂区完成标准化分区防渗改造，生产采用清洁生产工艺，原辅材料密闭使用、污染物全程收集治理，无跑冒滴漏现象，可有效杜绝生产活动引发的土壤、地下水新增污染。
	符合

	4
	建设用地准入管理要求：严格建设用地准入管控，严禁污染地块违规开发，工业用地开发需落实土壤环境风险管控，保障建设用地安全利用。
	本项目选址于云南易门产业园区规划工业地块，不属于污染地块、疑似污染地块，现状土壤及地下水环境质量达标，用地性质符合园区规划，无违规开发利用情形，满足建设用地安全利用管控要求。
	符合

	5
	地下水“双源”防控要求：聚焦地下水饮用水源、重点污染源，开展地下水污染排查、防渗管控及常态化监测，强化工业集聚区地下水风险防控。
	项目评价范围内无地下水型饮用水水源，不属于饮用水源保护区；项目作为园区重点污染源，布设地下水监测点位，制定常态化自行监测方案，配套完善防渗及应急截污设施，落实工业集聚区地下水风险防控要求，无地下水污染风险隐患。
	符合

	6
	土壤地下水协同治理：推进地表水、土壤、地下水协同防控，打通地上地下污染治理链条，阻断污染物垂向、侧向扩散途径。
	本项目严格落实雨污分流、污废分流制度，生产废水密闭收集预处理后排入园区污水处理厂；厂区分区防渗体系可有效阻断污染物土壤下渗、地下水扩散路径，同步管控废气、废水、固废污染，实现水土协同防控，契合系统治理要求。
	符合

	7
	重点监管单位监测要求：土壤、地下水重点监管单位需落实常态化自行监测、隐患排查，2025年底前完成一轮全面隐患排查及周边环境监测，完善监测台账及数据上报机制。
	本项目纳入土壤、地下水重点监管单位管理范畴，已制定完善的土壤、地下水年度监测计划和隐患排查制度，定期开展厂区及周边环境监测，完整留存监测台账、运维记录，可按要求完成排查整改及数据上报工作，满足规划监测管控要求。
	符合

	8
	固体废物污染防控：规范工业固废、危险废物贮存、转运、处置，杜绝固废乱堆乱放、非法倾倒引发土壤地下水污染。
	项目生产产生的危废、一般固废分区密闭存放于防渗堆场及危废间，台账记录完整，全部委托有资质单位规范转运处置，无露天堆放、非法倾倒、随意丢弃等行为，可有效防范固废污染土壤及地下水。
	符合

	9
	环境监管能力建设要求：完善企业自主管控体系，落实应急防控措施，强化突发土壤地下水污染事件处置能力。
	项目编制突发环境事件应急预案，配套事故应急池、泄漏导流、应急封堵等防控设施，建立完善的自主环境管理制度、运维台账及应急处置机制，可快速处置突发泄漏、污染事件，有效防范土壤地下水污染扩散。
	符合


根据上表分析可知，项目与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》中相关要求相符。
23、与《医药工业环境保护设计规范》符合性分析
根据《医药工业环境保护设计规范》，本项目与该方案符合性分析见下表。
表20 项目与《医药工业环境保护设计规范》的相符性分析
	序号
	文件相关要求
	本项目落实情况
	符合性

	1
	总体设计原则：医药工业建设项目环境保护设计应坚持预防为主、综合治理、总量控制、达标排放、风险可控的原则，污染治理设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用，从源头控制污染物产生与环境风险。
	本项目为初级化学原料药加工项目，整体设计严格遵循医药工业环保设计原则，全过程落实源头减污、末端治理、风险防控体系。废气、废水、固废、噪声污染治理设施均与主体工程同步设计、同步施工、同步投产，实现污染物达标排放、环境风险可控。
	符合

	2
	选址与布局要求：医药项目应选址于合规工业园区，合理布置生产区、仓储区、环保处理区，产污单元布置应结合主导风向，减少对厂区及周边敏感区域、相邻工业企业的环境影响。
	本项目选址位于云南易门产业园区合规工业地块，不属于生态敏感区域；厂区功能分区清晰，生产车间、危险废物贮存间、污水处理站等产污单元集中布置，结合区域常年主导风向合理布局，有效降低无组织废气、异味对厂区及周边企业的影响，布局科学合理。
	符合

	3
	废气治理设计要求：原料药生产工艺废气、恶臭废气应采取密闭收集、集中处理措施，严控VOCs、恶臭无组织排放，根据污染物特性配套吸附、净化等适配治理设施。
	项目生产工艺有机废气均采用密闭负压收集系统，收集效率高；配套专用吸附净化治理设施，处理后废气稳定达标排放，有效削减VOCs及恶臭污染物无组织扩散，完全满足医药原料药废气治理设计规范要求。
	符合

	4
	废水治理设计要求：医药生产含工艺污染物废水需分类收集、分质预处理，厂区严格落实雨污分流、污污分流，设置事故应急、初期雨水收集设施，杜绝废水无序排放。
	本项目实行严格的雨污分流、污废分流设计，生产工艺废水、生活污水分类收集、分质预处理；本次扩建新增初期雨水收集池，配套完善事故应急池及废水导流、收集系统，可有效收集事故废水、初期雨水，杜绝废水外泄环境风险，符合规范设计要求。
	符合

	5
	固体废物处置设计要求：医药生产产生的危险废物、一般工业固废应分区、密闭、防渗贮存，配套专用暂存设施，做到分类存放、台账齐全、规范处置，杜绝二次污染。
	项目配套标准化防渗危险废物贮存间及一般固废堆场，各类固废分区密闭存放，防渗、防雨、防流失措施齐全；建立完整固废管理台账，危险废物全部委托资质单位转运处置，全过程闭环管理，无二次污染风险。
	符合

	6
	防渗与水土防控设计：原料药生产涉污区域需划分重点、一般防渗区，生产车间、污水处理站、危废间、储罐区等重点区域必须采取高标准防渗、防泄漏设计，防范土壤及地下水污染。
	本项目严格按照规范完成厂区分区防渗设计，生产车间、污水处理站、危险废物贮存间、原料储罐区划为重点防渗区，采用高标准防腐防渗结构；道路、辅助区划为一般防渗区，配套泄漏导流、收集设施，可有效阻断污染物下渗途径，防控水土污染风险。
	符合

	7
	环境风险防控设计：医药化工项目需配套事故应急体系，设置应急收集、截污、防渗设施，编制环境风险应急预案，完善风险防控及应急处置设计。
	项目配套完善的环境风险防控体系，设置事故应急池、泄漏导流沟、应急封堵设施，可快速截留泄漏物料及事故废水；编制突发环境事件应急预案，建立常态化风险排查、应急演练机制，满足医药行业环境风险防控设计要求。
	符合

	8
	公用工程清洁设计：医药项目优先采用清洁能源，禁止新建落后燃煤设施，优先采用集中供热、外购清洁蒸汽等供热方式，减少大气污染物排放。
	本项目无燃煤、燃油锅炉，生产用热全部采用合续新能源(易门)有限公司‌运维的易门县小型生活垃圾焚烧处理厂建设项目生产的蒸汽转运的清洁蒸汽，依托市政电能生产，全程使用清洁能源；公用工程设计清洁低碳，无燃料燃烧废气排放，符合医药工业清洁设计要求。
	符合

	9
	环保监测设计要求：医药项目应配套完善的自行监测体系，预留监测点位、布设监测设施，落实废气、废水、土壤、地下水常态化监测设计。
	项目按规范预留废气、废水监测点位，配套完善监测条件；制定年度自行监测方案，常态化开展废气、废水、土壤及地下水监测，建立完整监测台账，满足医药工业环保监测设计与运维管理要求。
	符合


根据上表分析可知，项目与《医药工业环境保护设计规范》中相关要求相符。
24、与《关于优化制药行业建设项目环评工作的意见》符合性分析
根据《关于优化制药行业建设项目环评工作的意见》，本项目与该方案符合性分析见下表。
表21 项目与《关于优化制药行业建设项目环评工作的意见》的相符性分析
	序号
	文件相关要求
	本项目落实情况
	符合性

	1
	适用范围：文件适用于化学药品原料药制造等医药制造项目，医药中间体项目参照执行；规范园区内原料药项目环评、污染治理、新污染物、土壤地下水风险管控全流程要求。
	本项目为园区内初级化学原料药加工项目，属于文件管控范畴，项目环评编制、污染治理设施设计、环境风险防控均严格按照文件相关要求开展。
	符合

	2
	环评管理要求：合规产业园区内化学原料药制造项目产能小幅变动在30%以内无需重报批环评；多功能车间按最大产污量设计环保设施，核算最不利环境影响。
	本项目为新建初级原料药项目，主体反应、提取等生产设备规模固定，本次项目属于扩建项目，正在完善环评手续；车间环保设施按最大工况、最全污染物种类匹配处理能力，充分考虑非正常工况不利影响。
	符合

	3
	新污染物与废气治理：含二氯甲烷、三氯甲烷等有机卤素废气配套吸附处理；抗生素废水先灭活预处理；全流程提高废气密闭收集效率，原则禁止废气旁路。
	项目工艺不含卤有机废气采用吸附装置处理，生产废气全部负压密闭收集；无抗生素类产品生产，无抗生素废水；不设置工艺废气旁路，仅预留应急安全通道并配套在线计量监控设施。
	符合

	4
	废水、风险防控：废水分类分质收集处理，合理设置事故应急池，有效截留事故废水；落实雨污分流、初期雨水收集措施。
	厂区实行雨污分流、污污分流，不同工艺废水分质预处理；本次扩建新增初期雨水收集池，配套容积充足事故应急池、泄漏导流沟，事故状态下废水可全部截留不外排。
	符合

	5
	固废管理：危险废物密闭防渗贮存、台账闭环管理；副产物、固废按GB34330开展属性鉴别，委托资质单位处置。
	项目一般固废、危险废物分区存放于防渗场所，建立完整产生、转运、处置台账；污水处理站污泥开展固废属性鉴别，危废全程交由有资质单位处置，无随意丢弃、非法转移行为。
	符合

	6
	土壤地下水防控：涉卤代烃等有毒装置落实防腐、防渗、防流失措施；实施分区防控、常态化跟踪监测，配套应急管控措施。
	生产车间、原料储罐、污水处理站、危废间划为重点防渗区，做防腐防渗处理；布设土壤、地下水监测点位，定期开展跟踪监测，配备泄漏应急封堵、收集设施。
	符合

	7
	清洁能源与恶臭管控：鼓励采用清洁低碳供热；污水站、生产异味配套深度治理，降低对周边企业异味影响。
	项目无燃煤锅炉，全部外购转运清洁蒸汽供热；工艺废气、污水处理站恶臭密闭收集净化，厂区设置绿化隔离带，削减恶臭扩散影响。
	符合

	8
	排污许可管理：项目建成后按排污许可要求填报生产设施、产排污环节，发生合规变动及时申请许可证变更，完整留存监测、运维台账。
	项目环评已梳理全部产污节点与环保设施，投运后将依法申领排污许可证；后续若发生原辅材料、产能合规变动，将按规定主动申请许可证调整，长期保存监测及运维记录。
	符合


根据上表分析可知，项目与《关于优化制药行业建设项目环评工作的意见》中相关要求相符。
25、项目与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》的符合性分析
根据《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》，本项目与该意见符合性分析见下表。
表22 项目与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》的相符性分析
	文件要求（条款原文）
	本项目情况
	符合性

	重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求
	本项目为中药材提取医药类项目，废气产生乙醇、甲醇、甲苯、二氧六环、乙酸乙酯有机溶剂，环评已全面识别上述有机污染物，全部纳入评价因子开展分析
	符合

	对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批
	项目生产所用各类有机溶剂均不属于重点管控新污染物清单中明令禁止生产、加工、使用的物质，无禁用类原辅材料及产品
	符合

	应尽可能开发、使用低毒低害和无毒无害原料，采用清洁的生产工艺，从源头避免或削减新污染物产生；已有污染防治技术的新污染物，应采取可行污染防治技术
	项目优先选用低毒低挥发溶剂；有机废气配套 “吸收分流 + 活性炭吸附浓缩 + 催化燃烧” 成熟治理设施，处理后经 15m 高排气筒排放，源头管控与末端治理相结合削减有机污染物排放
	符合

	环评文件应给出所有列入重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录和优先控制化学品名录的化学物质生产或使用的数量、品种、用途，分析主副反应中新污染物的迁移转化情况；改建、扩建项目还应梳理现有工程新污染物排放情况
	环评统计乙醇、甲醇、甲苯、二氧六环、乙酸乙酯使用量、用途，分析提取、浓缩工序污染物迁移转化；同步梳理现有 25t/a 生产线有机废气产排情况，完整核算新旧工程源强
	符合

	对可能涉及新污染物的废母液、精馏残渣、污泥等固体废物应按危险废物鉴别标准判别，属于危险废物的按危废管理；涉新污染物生产、贮存场所落实防腐蚀、防渗漏、防扬散等土壤地下水污染防治措施
	项目废活性炭、废溶剂、精馏残液判定为危险废物，设置防渗危险废物贮存间，委托资质单位处置；生产车间、溶剂储罐区、污水站分区防渗，配套应急收集池
	符合

	现状评价因子和预测评价因子筛选应考虑涉及的新污染物，无相关监测数据的，进行补充监测；将相应已有环境质量标准的新污染物纳入环境影响预测因子并预测评价其环境影响
	将甲苯纳入大气环境现状监测、环境影响预测因子，结合区域历史监测资料，对缺失指标开展补充监测，对照环境质量标准完成现状与影响评价
	符合

	应在涉及新污染物的建设项目环评文件中，明确提出将相应的新污染物纳入监测计划要求，做好污染源及周边环境跟踪监测
	环评明确将乙醇、甲醇、甲苯、二氧六环、乙酸乙酯纳入废气日常自行监测清单，制定厂区污染源、周边区域环境跟踪监测方案
	符合

	原辅材料或产品属于新化学物质的，应在环评文件中提出按相关规定办理新化学物质环境管理登记的要求
	项目所用乙醇、甲醇、甲苯、二氧六环、乙酸乙酯均收录于《中国现有化学物质名录》，不属于新化学物质，无需办理登记
	符合

	医药等行业核发排污许可证时，应按照排污许可证申请与核发技术规范，载明排放标准中规定的新污染物排放限值和自行监测要求，按环评载明新污染物控制措施要求
	项目后续申领排污许可证时，将按行业规范载明各类有机污染物排放限值、废气治理设施运维要求、自行监测计划，主动配合生态环境部门监督检查
	符合


根据上表分析可知，项目与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》中相关要求相符。
26、选址可行性分析
本项目位于云南易门产业园区梅曾片区北部的曾所区块，租赁易门产业园区曾所工业园区4号标准厂房的一部分建设以及旁边的闲置土地，用地为二类工业用地，本项目与工业用地相符，且符合园区产业定位。项目所在地交通便利，供水、供电、雨污管网等市政设施完善，区位条件较好。项目产生的“三废”通过采取环评中提出的环保措施妥善处理后各污染物均实现达标排放。项目周边食品加工企业，与村庄有一定的距离，不存在明显的环境制约因素，评价范围内无特殊文物保护单位和水源保护区等其他环境敏感点，与周边环境相容，项目选址是可行的。
27、项目与周边环境协调性分析
根据现场踏勘，项目选址现状周围均为工业园区企业、空地，周围无对环境有特殊要求的工业企业，距离厂界最近距离为西侧曾所村（距离西厂界390m），根据预测结果，项目无需设置大气环境防护区域。项目设置100m的卫生防护距离，该范围内没有内无居民区、学校、生态保护区等环境敏感目标，对周围环境影响较小；根据现场踏勘，厂址评价范围内无环境特殊敏感区、自然保护区、风景名胜区、文物保护区和水源保护区，无环境敏感因素；根据规划，位于云南易门产业园区梅曾片区北部的曾所区块，并且已经获得云南易门产业园区管理委员会同意项目扩建情况说明（详见附件17），产业布局符合要求。
项目北侧为云南易发食品有限公司（生产厂房北侧紧邻）及云南易门益生绿色食品有限责任公司（生产厂房北侧55m），东北侧为云南易门昊天食品有限责任公司（主要从事肉鸡屠宰），均为食品加工企业；南侧和易门县污水处理厂有工业园区道路相隔；西南侧150m为云南省玉溪市易门县正大100万头生猪产业化项目-屠宰厂（主要从事生猪屠宰），与本项目之间有易门县污水处理厂和工业园区道路相隔。
本项目为无需GMP洁净管控的初级原料药加工项目，东北侧130m常年主导风上风向为正大100万头生猪屠宰厂、东侧20m常年主导风下风向为400万羽肉鸡屠宰深加工项目，《云南省玉溪市易门县正大100万头生猪产业化项目-屠宰厂环境影响报告书》和《年屠宰肉鸡400万羽、3000吨肉鸡分割及深加工项目环境现状评估报告》，两处屠宰项目环评审批时适用现已废止的GB/T18078.1-2012并划定500m卫生防护距离，该防护距离仅针对居民等人居敏感目标，并未禁止合规工业企业布局；生猪及肉鸡屠宰企业均配套密闭集气、多级除臭设施，厂区间设置绿化隔离带，屠宰产生的恶臭、粉尘对本项目初级加工产品品质无实质影响，根据云南长源检测技术有限公司对拟建项目所在区域环境质量现状进行检测，项目区氨、硫化氢小时均值浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D中浓度限值要求，从侧面证明云南省玉溪市易门县正大100万头生猪产业化项目-屠宰厂和云南易门吴天食品有限公司年屠宰肉鸡400万羽、3000吨肉鸡分割及深加工项目并未对本项目产生较大的影响。而本项目有机废气经完整收集吸附处理后达标排放，经大气稀释后浓度大幅降低，不会引发畜禽应激、造成肉制品化学残留隐患，同时三个厂区废水、固废、危废均建有独立收集处置系统，不存在交叉污染，再通过持续优化废气治理、常态化厂界监测等辅助管控措施可进一步削弱相互干扰，综合来看本项目与两处屠宰项目环境相容。
项目废气经收集处理后达标排放，恶臭污染物来自污水处理站，且产生量较小，且布局风向合理，项目废气不会对周边食品企业产生异味及交叉污染，区域产业布局相容。针对现有项目未建设初期雨水收集池问题，本次扩建新增初期雨水收集池，选址位于厂区地势低洼、便于汇水的闲置地块，用地条件良好、施工可行；厂区严格落实雨污分流、分区防渗要求，排水管线、防渗设施及事故应急收集池布局科学，管线标高、接口规格与园区市政管网匹配，排水衔接通畅，可有效防范废水外泄环境风险。园区具备完善的供水、供电供应配套体系，市政供水管网水量水压稳定，采用双回路供电保障连续生产，公用工程依托条件可靠，可稳定满足本项目生产及环保设施运行需求，项目建设符合各项环保管控要求。关于项目外购蒸汽来自合续新能源(易门)有限公司‌运维的易门县小型生活垃圾焚烧处理厂建设项目，位于项目区北侧直线距离4.2km，使用30m3标准保温半挂车（0.7MPa、170℃工况，可拉运蒸汽5吨）运至项目区内使用，符合蒸汽供应条件。
因此，本项目与周边环境相协调。
28、平面布置合理性分析
（1）功能分区清晰，符合行业布局原则
本项目功能分区明确，各区域相对独立又衔接有序，整体符合医药原料生产企业的布局逻辑：
生产区：位于场地北侧，设置生产车间（含原料药加工区、产品暂存区、生产设备区），与研发车间、原料仓库形成“研发-仓储-生产”的线性流程，物料运输路径短，减少了厂内物料转运过程中的无组织排放风险，避免了交叉污染。
仓储与辅助区：原料仓库（2F）、储罐区（乙醇、液碱、双氧水、二氧六环等储罐）、渣料堆场布置于场地中部及西侧，与生产车间相邻，既保障了生产物料供应的便捷性，又通过距离和防护设施降低了仓储环节对生产区的潜在影响。
环保与应急设施区：污水处理站、事故水池、初期雨水池、危险废物贮存间集中布置于场地东南侧，靠近生产排污单元，便于废水收集、处理及事故状态下的应急导流，符合污染治理设施“就近收集、集中处理”的原则。
研发区：6F研发车间布置于场地南侧，与生产车间保持合理距离，避免生产过程中的废气、噪声对研发实验环境造成干扰，同时也降低了研发试剂对生产工艺的交叉污染风险。
（2）污染防控布局合理，满足环保要求
废气污染防控：生产车间的生产设备区布置于车间东侧，与厂界保持了一定距离，便于废气收集系统集中收集处理，减少无组织废气对外环境的影响；储罐区设置了围堰和防渗设施，配套呼吸气收集装置，降低了有机溶剂挥发对周边环境的影响。
废水污染防控：生产车间、储罐区、渣料堆场等易产生废水的区域，均通过管网与污水处理站、事故水池、初期雨水池连通，实现了“雨污分流、清污分流、分质收集”，有效防止了生产废水、事故废水、初期雨水的无序排放。
固废污染防控：危险废物贮存间、渣料堆场布置于场地内相对独立的区域，远离人员活动区和敏感点，且采取了防渗、防雨、防流失措施，避免了危险废物对土壤和地下水的污染。
噪声污染防控：生产设备、泵类等高噪声设施布置于生产车间内部，储罐区、污水处理站的泵类设备也采取了减振降噪措施，且远离厂界和研发区，有效降低了噪声对外环境及厂内敏感区域的影响。
（3）环境风险防范布局完善，满足风险防控要求
重大风险源布局合理：储罐区布置于场地西侧，与生产车间、研发车间、厂界保持了足够的安全防护距离，设置了防渗围堰和防火堤，满足《化工企业总图运输设计规范》《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》等相关要求，降低了风险源对人员和周边环境的威胁。
事故应急设施配套齐全：场地内设置了容积合理的事故水池和初期雨水池，储罐区、生产车间、渣料堆场等区域的事故废水可通过应急导流系统全部收集至事故水池，避免了事故废水外排对周边水体的污染；同时，厂内设置了应急通道和消防设施，便于突发环境事件的应急处置。
应急联动衔接顺畅：厂内的环保设施、应急设施与地方政府、园区的应急体系相衔接，可实现突发环境事件的快速响应和协同处置，符合区域环境风险防控的要求。
（4）工艺流程衔接顺畅，减少环境影响
项目平面布置充分考虑了工艺流程的连续性，原料仓库→储罐区→生产车间→产品暂存区→污水处理站的物料流向清晰，减少了物料的迂回运输，降低了运输过程中的跑冒滴漏和无组织排放风险；研发车间与生产车间的布置也便于研发成果的快速转化，同时避免了研发过程中的污染对生产工艺的影响。
（5）与《医药工业总图运输设计规范》等规范的符合性
厂址选址于合规工业园区内，符合城镇及园区产业规划，不在饮用水源、自然保护等禁止建设区域，场地地质、防洪条件良好，园区配套完善的道路、水电、集中污水处置等基础设施，供热采用外购合规企业蒸汽、生产设备使用电能清洁能源，场地处于周边村庄全年最小频率风向上风侧，可有效降低提取异味、有机废气对外部敏感点影响，厂址选择满足《医药工业总图运输设计规范》（GB51047-2014）相关选址要求；厂区总平面划分生产、仓储、环保治理、办公生活等清晰功能分区，提取车间、污水站、危险废物贮存间等产污单元布置于厂区全年最小频率风向上风侧，行政办公、质检区域位于主导风上风侧，项目依托现有厂房扩建，按照原料—提取—干燥—成品顺向布置工艺流程，设置独立人行、货运出入口实现人流物流分流无交叉，高噪声、产臭设施周边配套绿化隔离带，厂区设置环形消防通道，实行雨污分流、分区防渗并配套应急收集设施，各类管线统一综合敷设，兼顾现有已建工程与本次扩建统筹布局，整体厂址选择及总平面布置均符合《医药工业总图运输设计规范》各项规定，布局科学合理。
（6）结论
综上，本项目平面布置功能分区明确、工艺流程衔接顺畅、污染防控及环境风险防范设施布局合理，符合医药原料生产企业的行业特点及环境影响评价相关规范要求，厂区内物流线路短捷，生产作业线无交叉、无逆流，物流、人流与生产区相对分开，便于管理和安全生产；厂区出入口直接连接厂外道路，方便物流及产品运输，厂房内部按工艺流程合理布局，功能区分工明确、各区布置简单合理，能够有效控制项目建设运营过程中的环境影响，保障区域环境安全。
[bookmark: _Toc27212]四、关注的主要环境问题及环境影响
根据本项目特点及项目所在地周边环境概况，根据环评导则及技术规范要求，重点关注本项目的几个方面：
（1）运营期废水处理后达标间接排放可行性。项目生产、生活废水经厂区污水站预处理达标后排入污水管网进入易门县污水处理厂处理，属于间接排放，项目生产废水处理后达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值的可行性。需关注运营期厂区污水站污水处理设施的运行效果。
（2）运营期废气对周围环境的影响。项目生产过程中产生的废气污染物包括颗粒物及有机物质（TVOC），经有效治理后可满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1标准限值。需关注运营期废气稳定达标排放的可行性及对周围环境影响的可接受性。
（3）运营期噪声对周围环境的影响。项目生产设备均布置在车间内，经采取有效的降噪措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。主要关注运营期噪声达标排放的可行性。
（4）运营期固废对周围环境的影响。项目产生的固体废物包括危险废物及一般固废，其中危险废物委托有资质单位安全处置，一般固废外售综合利用或委托一般固废处置单位处理。关注各类固体废物处置途径的可行性及固废暂存场所尤其是危废库设置的合规性。
（5）土壤、地下水：主要关注项目采取的防渗措施和要求，尽量减轻项目运营对区域土壤和地下水的影响；关注地下水对保护目标的影响是否存在可能性。
（6）该项目的环境风险是否可接受，风险防范措施是否符合要求。
[bookmark: _Toc32516]五、主要结论
易门科沃药业有限公司“年产400吨中药材提取扩建项目”符合国家产业政策要求，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种新增污染物稳定达标排放，预测表明该工程正常排放的污染物对周围环境和环境保护目标的影响满足环境功能区划要求，通过采取切实有效的风险防范措施，在落实风险应急预案的基础上，对环境风险水平可接受；通过环评公众参与调查，得到了拟建地周围广大群众的支持。项目建设和生产运行过程在落实本报告书提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。
年产400吨中药材提取扩建项目	概述
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[bookmark: _Toc32020]1.1.1	国家环境保护法律法规和有关文件
（1） 《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过），自2026年8月15日起施行；
（2） 《中华人民共和国水法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议于2016年7月2日通过，2016年9月1日起施行）；
（3） 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议修正，同日施行；
（4） 《中华人民共和国环境保护税法》，2025年10月28日第十四届全国人大常委会第十八次会议修正，同日施行；
（5） 《中华人民共和国土地管理法》(2019年8月26日第十三届全国人大常委会第十二次会议修正，2020年1月1日起施行)；
（6） 《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改＜中华人民共和国建筑法＞等八部法律的决定》第二次修正，并施行；
（7） 《国务院关于修改建设项目环境保护管理条例的决定》（国务院令第682号）2017年10月1日起正式施行。
（8） 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）（简称“水十条”）；
（9） 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2019年9月10日起施行，即“气十条”；
（10） 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气〔2017〕121号），2017年9月13日印发；
（11） 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号），2019年3月26日印发；
（12） 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号），2020年6月23日印发；
（13） 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）（简称“土十条”）；
（14） 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）。
（15） 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号），2016.11.10；
（16） 《中华人民共和国土地管理法实施条例》，2014年7月29日修正。
（17） 《产业结构调整指导目录（2024年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号；
（18） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），生态环境部部令第16号，2021年1月1日起实施；
（19） 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），2016.10.26；
（20） 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）；
（21） 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环境保护部，环办〔2014〕30号；
（22） 关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知，环大气〔2023〕1号，2023年1月3日。
（23） 《国家危险废物名录》（2025年版），2024年11月26日生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第36号公布，自2025年1月1日起施行；
（24） 《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）；
（25） 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）；
（26） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部，环发〔2012〕77号；
（27） 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；
（28） 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）；
（29） 《关于当前环境信息公开重点工作安排的通知》，环办〔2013〕86号；
（30） 《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》，环办〔2013〕103号；
（31） 《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》，环发〔2015〕162号；
（32） 《环境影响评价公众参与办法》，部令第4 号，2018年4月16日通过，2019年1月1日起施行
（33） 《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）；
（34） 《排污许可管理条例》（国令第736号，2021.3.1施行）；
（35） 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）；
（36） 《企业环境信息依法披露管理办法》（部令第24号）；
（37） 《优先控制化学品名录（第一批）》（公告2017年第83号）；
（38） 《优先控制化学品名录（第二批）》（公告2020年第47号）；
（39） 《有毒有害大气污染物名录（2018年）》（公告2019年第4号）；
（40） 《有毒有害水污染物名录（第一批）》（2019.7.23）；
（41） 《中国严格限制的有毒化学品名录》（2020年）；
（42） 《地下水管理条例》2021年9月15日国务院第149次常务会议通过，自2021年12月1日起施行。
[bookmark: _Toc4846]1.1.2地方性环境保护法律法规和有关文件
（1） 《云南省建设项目环境保护管理规定》，云南省人民政府第105号令，2002年1月1日起施行；
（2） 《云南省生态环境保护条例》，2024年11月1日起施行；
（3） 《云南省大气污染防治条例》，2019年1月1日起施行；
（4） 《云南省水土保持条例》，2014年10月1日起施行；
（5） 《云南省地质环境保护条例》，2024年11月1日起施行；
（6） 《云南省土壤污染防治条例》2022年1月23日云南省第十三届人民代表大会第五次会议通过，2022年5月1日起实施；
（7） 《云南省固体废物污染环境防治条例》，2022年11月30日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过，2023年3月1日起实施；
（8） 《云南省生物多样性保护条例》2018年9月21日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2019年1月1日起实施；
（9） 《云南省水功能区划（第二版）》（云南省水利厅，2013年10月）；
（10） 《云南省生态功能区划》，2009年12月9日起施行；
（11） 云南省生态环境厅关于发布《云南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2024年本）》的通知，2024年11月13日起施行；
（12） 云南省人民政府关于印发云南省土壤污染防治工作方案的通知（云政发〔2017〕8号），2017年2月19日施行；
（13） 《中共云南省委云南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（云发〔2018〕16号）
（14） 《云南省人民政府关于印发云南省水污染防治工作方案的通知》（云政发〔2016〕3号），2016年1月10日施行；
（15） 《云南省人民政府关于印发云南省土壤污染防治工作方案的通知》（云政发〔2017〕8号），2017年2月19日施行；
（16） 《云南省生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》；
（17） 《云南省地方标准用水定额》，DB53/T168-2026，2026年5月6日实施；
（18） 《云南省人民政府办公厅关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，云政办发〔2007〕160号，2007.07.30；
（19） 《云南省主体功能区规划》（2015年9月）；
（20） 《关于转发环境保护部国家发展和改革委员会关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见的通知》（云环通〔2015〕212号）；
（21） 《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年)的通知》（玉市环〔2024〕40号）；
（22） 玉溪市政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（玉发〔2018〕21号）。
[bookmark: _Toc3075]1.1.3	技术规范
（1） 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护部，2016年12月8日发布，2017年1月1日起实施；
（2） 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境保护部，2018年7月30日发布，2018年12月1日起实施；
（3） 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），生态环境部，2018年9月30日发布，2019年3月1日起实施；
（4） 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），环境保护部，2016年1月7日发布，2016年1月7日实施；
（5） 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），生态环境部，2022年7月1日起实施；
（6） 《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022），生态环境部， 2022年7月1日起实施；
（7） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），生态环境部，2018年10月14日发布，2019年3月1日起实施；
（8） 《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ 611-2011）；
（9） 《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ 992—2018）；
（10） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。
（11） 《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2007）；
（12） 《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）；
（13） 《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ92-2002）；
（14） 《危险化学品名录》（2022年调整版）；
（15） 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；
（16） 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；
（17） 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ0819-2017）；
（18） 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；
（19） 《国家突发公共事件总体应急预案》（2006.01.08）；
（20） 《国家突发环境事件应急预案》（2006.01.24）；
（21） 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；
（22） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
（23） 《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）；
（24） 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；
（25） 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；
（26） 《制药工业污染防治技术政策》（环境保护部2012年第18号公告）；
（27） 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；
（28） 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；
（29） 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（30） 《排污单位自行监测技术指南 提取类制药工业》（HJ881-2017）；
（31） 《排污许可证申请与核发技术规范 原料药制造》（HJ858.1-2017）；
（32） 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）。
[bookmark: _Toc18950]1.1.4项目其他相关文件
（1）生态环境影响评价工作的委托书；
（2）投资项目备案证（项目代码：2509-530425-04-01-300297）；
（3）《年产400吨中药材提取扩建项目可行性研究报告》2025年9月，易门科沃药业有限公司；
（4）《年产400吨中药材提取扩建项目环境现状监测报告》；
（5）《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035年）》；
（6）《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》；
（7）建设单位提供的其他技术资料。
[bookmark: _Toc18599]1.2评价目的和原则
[bookmark: _Toc17783]1.2.1	评价目的
1、根据收集的资料、现场调查和现状监测，查清拟建项目所在区域自然环境、环境质量现状。
2、通过项目工程分析，在对项目污染源调查的基础上掌握建设期和运营期废水、废气、噪声、固体废物等污染物的产生、排放情况，通过环境影响预测分析，预测建设项目建设后对当地环境造成的影响。
3、对项目拟采取的污染防治措施可行性和可靠性进行分析评述；针对项目存在的主要污染源和环境问题，提出切实可行的污染防治措施和对策建议；在达标排放的前提下，制定污染物排放的总量控制指标。
4、从环境保护角度分析项目建设的环境可行性，并给出明确的环评结论，为环境管理部门决策提供可靠的技术依据，为设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。
[bookmark: _Toc15576]1.2.2	评价原则
根据环评导则的技术要求，确定本项目评价原则为：
（1）依法评价的原则
项目建设符合我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等。
（2）科学评价的原则
对项目环境影响评价方法规范，对环境质量的影响进行科学分析。
（3）突出重点的原则
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc17780]1.3环境影响因素识别和评价因子筛选
[bookmark: _Toc30419]1.3.1环境影响因素识别
综合考虑拟建项目的性质、工程特点、实施阶段，识别出拟建项目可能对各环境要素产生的影响。拟建项目对环境影响性质分析见下表。




表 1.3-1 环境影响性质分析一览表
	环境要素工程行为
	环境质量影响

	
	环境空气
	地表水环境
	地下水环境
	声环境
	土壤环境
	生态环境

	施工期
	施工废水
	
	▲3
	
	
	▲3
	▲3

	
	施工噪声
	
	
	
	▲3
	
	

	
	施工扬尘
	▲3
	
	
	
	
	▲3

	
	施工垃圾
	▲3
	
	
	
	▲3
	▲3

	
	土石方、占地
	
	
	
	
	▲3
	

	运行期
	废气
	■2
	
	
	
	■2
	■3

	
	废水
	
	■2
	▲3
	
	
	■3

	
	噪声
	
	
	
	■3
	
	

	
	固体废物
	■3
	
	
	
	■3
	

	
	事故风险
	▲3
	▲3
	▲3
	
	▲3
	

	注：■/▲：长期/短期影响；涂黑/涂白：不利/有利影响；
1：影响较大，2：中等影响，3：轻微影响。


从上表可知项目施工期环境影响主要为施工扬尘、施工垃圾和土石产生的短期影响，影响程度轻微，主要影响环境空气和土壤环境。运营期的环境影响为废气、废水和固体废弃物产生的长期影响，影响程度为中等、轻微，主要影响环境空气、土壤环境。
表 1.3-2 环境影响性质分析一览表
	环境因子
	建设期
	营运期

	
	
	生产单元
	公用工程
	生活

	大气
	颗粒物
	
	△
	
	

	
	TVOC
	
	△
	
	

	
	NMHC
	
	△
	
	

	
	甲苯
	
	△
	
	

	
	甲醇
	
	△
	
	

	
	氨
	
	△
	
	

	
	硫化氢
	
	△
	
	

	
	氯化氢
	
	△
	
	

	
	硫酸
	
	△
	
	

	水
	pH
	
	△
	
	△

	
	COD
	△
	△
	△
	△

	
	SS
	△
	△
	△
	△

	
	NH3-N
	△
	△
	△
	△

	
	TP
	△
	△
	△
	△

	
	石油烃
	
	△
	
	

	噪声
	等效连续A声级
	△
	△
	△
	

	固体废物
	一般工业固废
	△
	△
	
	

	
	危险废物
	
	△
	
	

	
	生活垃圾
	
	
	
	△

	生态环境
	△
	△
	
	

	人群健康
	△

	注：▲—显著不利影响；△—轻微不利影响；●—显著有利影响。


[bookmark: _Toc31439]1.3.2	评价因子筛选
根据项目环境影响识别矩阵以及拟建项目所用的原辅材料、生产工艺流程以及污染特点，筛选出以下主要生态环境影响评价因子，见下表。
表1.3-3  评价因子一览表
	项目
专题
	现状评价因子
	影响评价因子

	环境空气
	SO2、PM10、NO2、NOX、TSP、PM2.5、CO、O3、硫酸、TVOC、NMHC、甲苯、甲醇、氯化氢、氨、硫化氢
	TVOC、NMHC、甲苯、甲醇、氨、硫化氢、PM10、氯化氢、硫酸

	地表水环境
	pH、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、悬浮物（SS）、石油类、铅、镉、砷、汞、六价铬、挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、粪大肠杆菌
	生产、生活废水预处理达标进入易门县污水处理厂的可行性

	地下水环境
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮（以N计）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氟化物、铁、铜、锌、铝、砷、汞、铬（六价）、铅、镉、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、总大肠菌群（MPnb/100mL）、菌落总数/（CFU/mL）
	耗氧量、氨氮

	土壤
	GB 36600-2018表1中的45项基本因子、GB 15618-2018中的9项基本因子、pH、甲苯及HJ 964-2018中表C.1土壤理化性质调查表内指标
	甲苯、pH

	声环境
	等效连续A声级LeqdB（A）
	LeqdB（A）

	生态环境
	动植物、土地利用、水土流失、土壤
	简单分析

	环境风险
	——
	硫酸、氯化氢、甲醇、甲苯等原辅材料，以及危险废物废液压油及废机油泄漏，生产废水外泄时地下水、地表水的影响；乙醇、乙酸乙酯、甲醇、二氧六环贮存、使用过程中的环境风险

	固废
	——
	一般固体废弃物、危险废物和生活垃圾


[bookmark: _Toc31108][bookmark: _Toc29984][bookmark: _Toc497620107]1.4项目所在区域环境功能区划
项目位于云南省玉溪市易门产业园区曾所片区，所在区域环境功能区划如下：
[bookmark: _Ref453787822]

表1.4‑1 项目所在地及区域环境功能区划一览表
	环境要素
	项目所在区块环境功能及生态功能区划结果
	区划依据

	地表水环境
	项目周边最近河流为三五大河，于下江口汇入项目区东南面的扒河。根据《云南省水环境功能区划》（2014版），扒河“由易门县大谷厂至阿姑水文站”段位于项目区下游，现状水质为Ⅲ类，规划水质为Ⅲ类。项目区南侧三五大河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。
	根据《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》扒河-绿汁江入口执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，并结合《云南省水功能区划（2014年修订）》

	地下水环境
	参照Ⅲ类
	《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》

	空气环境
	二类
	《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》

	声环境
	3类区
	《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》

	土壤环境
	建设用地
	《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》

	生态环境分区
	易门县产业园区重点管控单元
	《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》


[bookmark: _Toc9372]1.5评价标准
[bookmark: _Toc6173]1.5.1	环境质量标准
（1）环境空气质量标准
本项目位于云南省玉溪市易门产业园区曾所片区，区域环境空气质量功能区为二类区，大气环境2030年12月31日止执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准，自2031年1月1日起执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1二级标准限值。本项目特征因子执行《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D中浓度限值，项目特征因子非甲烷总烃根据《大气污染物综合排放标准综合详解》中的规定执行。具体见下表。
表1.5-1   环境空气质量标准     单位：μg/m3
	污染物
	浓度限值（μg/m3）
	单位
	标准来源

	
	取值时间
	过渡阶段二级标准
	二级标准
	
	

	SO2
	年平均
	60
	20
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1及表2

	
	24小时平均
	150
	50
	
	

	
	1小时平均
	500
	150
	
	

	NO2
	年平均
	40
	30
	
	

	
	24小时平均
	80
	50
	
	

	
	1小时平均
	200
	200
	
	

	NOx
	年平均
	50
	40
	
	

	
	日平均
	100
	70
	
	

	
	1小时平均
	250
	250
	
	

	CO
	24小时平均
	4
	4
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	10
	
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	160
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	200
	200
	
	

	PM10
	年平均
	60
	50
	
	

	
	24小时平均
	120
	100
	
	

	PM2.5
	年平均
	30
	25
	
	

	
	24小时平均
	60
	50
	
	

	TSP
	年平均
	200
	200
	
	

	
	24小时平均
	300
	300
	
	

	自本标准实施之日（2026年3月1日）起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值；自2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目浓度限值。

	氯化氢
	1小时平均
	50
	μg/m3
	《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D

	
	日平均
	15
	
	

	硫酸
	1小时平均
	300
	
	

	
	日平均
	100
	
	

	甲苯
	1小时平均
	200
	
	

	甲醇
	1小时平均
	3000
	
	

	
	日平均
	1000
	
	

	氨气
	1小时平均
	200
	
	

	硫化氢
	1小时平均
	10
	
	

	TVOC
	8小时平均
	600
	
	

	氯化氢
	1小时平均
	50
	
	

	
	日平均
	15
	
	

	硫酸
	1小时平均
	300
	
	

	
	日平均
	100
	
	

	NMHC
	一次值
	2000
	μg/m3
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（2）地表水环境
项目区最近地表径流为项目区南侧约138m处的三五大河，于下江口汇入项目区东南面的扒河，扒河是绿汁江的一条支流，属红河流域绿汁江水系，根据《云南省水功能区划（第二版）》（云南省水利厅，2013年10月），扒河“由易门县大谷厂至阿姑水文站”段位于项目区下游，现状水质为Ⅲ类，规划水质为Ⅲ类。三五大河为扒河的支流，根据“支流水质不低于干流”的原则，三五大河及扒河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，因此水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。标准值限值见下表。



表1.5-2   地表水环境质量标准     单位：mg/L（除pH、粪大肠菌群外)
	污染物
	单位
	浓度限值
	执行标准

	pH
	无量纲
	6～9
	《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）
类标准

	溶解氧
	mg/L
	≥5
	

	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤6
	

	COD
	mg/L
	≤20
	

	BOD5
	mg/L
	≤4
	

	NH3-N
	mg/L
	≤1.0
	

	TP
	mg/L
	≤0.2
	

	石油类
	mg/L
	≤0.05
	

	砷
	mg/L
	≤0.05
	

	锌
	mg/L
	≤1.0
	

	汞
	mg/L
	≤0.0001
	

	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05
	

	挥发酚
	mg/L
	≤0.005
	

	氰化物
	mg/L
	≤0.2
	

	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.2
	

	粪大肠菌群
	个/L
	≤10000
	


（3）地下水环境
[bookmark: _Hlk47466336]根据项目所处区域水文地质特征及地下水功能和用途，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准限值见下表。
表1.5-3  《地下水质量标准》GB/T14848-2017中Ⅲ类标准  
（单位：mg/L，pH值无量纲）
	[bookmark: _Hlt534002875][bookmark: _Hlt534002884]项目
	类标准值
	项目
	类标准值

	pH值
	6.5～8.5
	挥发性酚类（以苯酚计）
	≤0.002

	总硬度（以CaCO3计）
	≤450
	阴离子表面活性剂
	≤0.3

	溶解性总固体
	≤1000
	耗氧量（CODMn法，以o2计）
	≤3.0

	硫酸盐
	≤250
	氨氮（以N计）
	≤0.50

	氯化物
	≤250
	总大肠菌群（MPnb/100mL）
	≤3.0

	硝酸盐（以N计）
	≤20.0
	菌落总数/（CFU/mL）
	≤100

	亚硝酸盐（以N计）
	≤1.0
	氟化物
	≤1.0

	氰化物
	≤0.05
	砷
	≤0.01

	汞
	≤0.001
	六价铬
	≤0.05

	铅
	≤0.01
	镉
	≤0.005

	铁
	≤0.3
	铜
	≤1.0

	锌
	≤1.0
	铝
	≤0.2


（4）声环境
项目位于易门产业园区曾所片区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。易门产业园区周边村庄声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。标准值见下表。
表1.5-4     声环境质量标准      单位：dB(A)
	声环境功能区类别
	时段
	备注

	
	昼间
	夜间
	

	3类
	65
	55
	东、南、西、北厂界

	2类
	60
	50
	易门产业园区周边村庄


（5）土壤环境
[bookmark: _Toc22362][bookmark: _Toc6680][bookmark: _Toc26247][bookmark: _Toc31925][bookmark: _Toc13261][bookmark: _Toc3386][bookmark: _Toc32232][bookmark: _Toc3245][bookmark: _Toc31176][bookmark: _Toc4976]项目位于易门产业园区曾所片区，项目用地及周边规划建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值和管制值。易门产业园区曾所片区外项目土壤评价范围内的土壤现状环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值。具体见下表。
表1.5-5     土壤环境质量标准      单位：mg/kg
	标准
项目
	建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

	
	第二类用地（筛选值）

	铬（六价）
	5.7

	镉
	65

	汞
	38

	砷
	60

	铅
	800

	铜
	18000

	镍
	900

	四氯化碳
	2.8

	氯仿
	0.9

	氯甲烷
	37

	1，1-二氯乙烷
	9

	1，2-二氯乙烷
	5

	1，1-二氯乙烯
	66

	顺-1，2-二氯乙烯
	596

	反-1，2-二氯乙烯
	54

	二氯甲烷
	616

	1.2-二氯丙烷
	5

	四氯乙烯
	53

	1，1，1，2-四氯乙烷
	10

	1，1，2，2-四氯乙烷
	6.8

	1，1，1-三氯乙烷
	840

	1，1，2-三氯乙烷
	2.8

	三氯乙烯
	2.8

	1，2，3-三氯丙烷
	0.5

	氯乙烯
	0.43

	苯
	4

	氯苯
	270

	1.2-二氯苯
	560

	1，4-二氯苯
	20

	乙苯
	28

	苯乙烯
	1290

	甲苯
	1200

	间，对-二甲苯
	570

	邻-二甲苯
	640

	硝基苯
	76

	苯胺
	260

	2-氯酚
	2256

	苯并[α]芘
	1.5

	苯并[α]蒽
	15

	苯并[b]荧蒽
	15

	苯并[k] 荧蒽
	151

	䓛
	1293

	二苯并[α，h]蒽
	1.5

	茚并[1，2，3-cd]芘
	15

	萘
	70

	石油烃（C10～C40）
	4500


表1.5-6     农用地土壤污染风险筛选值标准     单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300


[bookmark: _Toc24561]1.5.2污染物排放及控制标准
（1）大气污染物排放标准
1）施工期
项目施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值，周界浓度最高点为1mg/m3。
表1.5-7  颗粒物（其它）排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物（其他）
	周界外浓度最高点
	1.0


2） 运营期
①有组织废气
项目生产过程中产生的TVOC、NMHC、苯系物以及颗粒物，执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1标准限值，具体标准值如下：
表1.5-8  《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 单位：mg/m3
	序号
	污染物项目
	化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气
	污染物排放监控位置

	1
	颗粒物
	30
	车间或生产设施排气筒

	2
	NMHC
	100
	

	3
	TVOC
	150
	

	4
	苯系物
	60
	

	5
	氯化氢
	30
	


②无组织废气
项目厂界无组织有机废气（以非甲烷总烃计）、硫酸执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；项目厂区内无组织有机废气（以非甲烷总烃计）执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）附录C标准限值。项目药渣、垃圾收集点、污水处理站产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新建标准的要求。
表1.5-9  本项目无组织大气污染物排放标准限值  单位：mg/m3
	污染物
	无组织排放监控浓度值
	标准

	
	监控点
	浓度（mg/m3）
	

	有机废气（以非甲烷总烃计）
	周界外浓度最高点
	4.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	硫酸雾
	
	1.2
	

	有机废气（以非甲烷总烃计）
	厂房门窗或通风口处外1m
	10（监控点处1h平均浓度值）
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中附录C中标准限值

	
	
	30（监控点处任意一次浓度值）
	

	氨
	周界外浓度最高点
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准

	硫化氢
	
	0.06
	

	臭气浓度
	
	20（无量纲）
	


（2）污水处理标准
1）施工期
本项目施工期间不设施工营地，施工人员不在项目区内食宿，依托工业园区内公厕，施工期废水主要是施工废水和施工人员清洗废水，废水经简单沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排，故不设排放标准。
2）运营期
①生产废水
本项目运营期生产废水、生活污水通过自建污水处理站处理达标后外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理，本项目污水处理站出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值，标准限值见下表：
表1.5-10   本项目水污染物排放标准   单位mg/L
	序号
	项目
	限值
	污染物排放监控位置

	1
	pH值
	6～9
	企业废水排放口

	[bookmark: _Hlk95852020]2
	色度（稀释倍数）
	≤50
	

	3
	悬浮物
	≤50
	

	4
	BOD5
	≤20
	

	5
	CODcr
	≤100
	

	6
	动植物油
	≤5
	

	7
	氨氮
	≤15
	

	8
	总氮
	≤30
	

	9
	总磷
	≤0.5
	

	10
	总有机碳
	≤30
	

	11
	急性毒性（HgCl2毒性当量）
	≤0.07
	

	单位产品基准排水量/（m3/t）
	≤500
	排水量计量位置与污染物排放监控位置一致


（3）噪声排放标准
1）施工期
施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），标准限值见下表。
表1.5-11  建筑施工场界环境噪声排放限值     单位：dB(A)
	昼  间
	夜  间

	70
	55


2）运营期
本项目运营期东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准限值见下表。
表1.5-12    工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)
	类  别
	昼  间
	夜  间
	备注

	3类
	65
	55
	东、南、西、北厂界


（4）固废处置标准
1）项目所产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。
[bookmark: _Hlk131103140]2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
[bookmark: _Toc24416][bookmark: _Toc12833][bookmark: _Toc7374][bookmark: _Toc4275][bookmark: _Toc26693][bookmark: _Toc475524255][bookmark: _Toc30660][bookmark: _Toc61620348][bookmark: _Toc1274][bookmark: _Toc19780][bookmark: _Toc263948225][bookmark: _Toc65942492][bookmark: _Toc6516][bookmark: _Toc17900][bookmark: _Toc479605851][bookmark: _Toc18475][bookmark: _Toc22079][bookmark: _Toc61356533][bookmark: _Toc456771965][bookmark: _Toc24813][bookmark: _Toc19539][bookmark: _Toc15645][bookmark: _Toc258789594][bookmark: _Toc74395912][bookmark: _Toc2393][bookmark: _Toc13657][bookmark: _Toc485041272][bookmark: _Toc1456][bookmark: _Toc6709][bookmark: _Toc26381][bookmark: _Toc61835789]1.6	评价重点、评价等级和评价范围
[bookmark: _Toc25216]1.6.1评价重点
根据建设项目的性质和初步污染特征的分析结果，结合当地环境特点，确定本次环评的重点为：
（1）通过对项目建设区域环境质量的调查、监测和分析，了解周围地表水体、地下水环境、环境空气、声环境质量现状。
（2）注重工程分析，分析项目建成后污染因子、排污源强、排放方式以及排放规律，特别是废气的污染源强。预测拟建项目实施后污染物排放对周围环境可能造成的影响和范围。
（3）结合工程分析与污染源源强估算结果、排放规律，提出废水、废气及噪声的达标治理工程方案，分析治理措施达标可行性与投资费用效益。
（4）坚持经济建设与环境保护协调发展的原则，从总量控制的角度出发，制定避免污染、减少污染的对策和环保管理措施，促进项目社会效益和环境效益的协调发展，为项目合理布局、优化方案设计和环保管理提供科学依据。
（5）针对项目特点，提出企业环境监管计划。
评价重点时间段主要是项目的运营期。
[bookmark: _Toc586]1.6.2	评价等级
依据《环境影响评价技术导则》，结合本项目的工程特点和项目所在地区的环境特征，确定本次评价的等级。
1、环境空气评价工作等级
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
（1）Pmax及D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
（2）评价等级判别表
评价等级按下表的分级判据进行划分
表1.6-1       评价工作等级
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


（3）污染物评价标准
污染物评价标准和来源见下表。
表1.6-2 污染物评价标准
	污染物
	取值时间
	浓度限值μg/m3
	标准来源

	NMHC
	1小时平均浓度
	2000
	《大气污染物综合排放标准详解》P244页

	硫酸
	1小时平均浓度
	300
	《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D

	氯化氢
	
	50
	

	甲苯
	
	200
	

	甲醇
	
	3000
	

	氨
	
	200
	

	硫化氢
	
	10
	

	TVOC
	8小时平均浓度
	600
	

	TSP
	日平均浓度
	300
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准

	PM10
	
	120
	

	PM2.5
	
	60
	


2、项目参数
估算模式所用参数见下表





表1.6-3  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	36.1℃

	最低环境温度
	-2.7℃

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


4、评价工作等级确定
根据工程分析的废气污染源强，利用大气导则中的AERSCREEN模式进行计算。估算结果详见下表。
表1.6-4   主要污染物最大地面浓度占标率和出现距离计算结果表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax
(μg/m3)
	Pmax
(%)
	D10%
(m)
	评价工作等级

	生产车间DA001
	NMHC
	2000
	87.8650
	4.39
	——
	二级

	
	TVOC
	1200
	161.1372
	13.43
	600
	一级

	
	甲苯
	200
	37.2013
	18.60
	875
	一级

	
	甲醇
	3000
	7.6284
	0.25
	——
	三级

	
	PM10
	360
	0.6640
	0.25
	——
	三级

	
	HCl
	50
	2.8137
	5.63
	——
	二级

	生产车间面源
	NMHC
	2000
	145.2436
	7.26
	——
	二级

	
	TVOC
	1200
	75.76
	6.31
	——
	二级

	
	硫酸
	300
	42.9546
	14.32
	75
	一级

	储罐区面源
	NMHC
	2000
	28.3950
	1.42
	——
	二级

	
	TVOC
	1200
	53.9024
	1.42
	——
	二级

	堆渣棚
	NMHC
	2000
	139.880
	6.99
	——
	二级

	
	TVOC
	1200
	268.3601
	22.36
	75
	一级

	污水处理站面源
	氨
	200
	0.0019
	0.0009
	——
	三级

	
	硫化氢
	10
	0.0006
	0.0063
	——
	三级


由上表可知，本项目Pmax最大值出现为排气筒排放的废气DA001的甲苯Pmax值为18.60%，Cmax为37.2013μg/m³。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级，根据导则要求，项目应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。
2、地表水评价工作等级
建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，本项目为水污染影响型建设项目，其评价等级判定见下表所示。
表1.6-5  水污染型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	——


[bookmark: _Hlk100321983]根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ2.3-2018）5.2评价等级的确定要求，项目生产、生活废水通过自建的污水处理设施处理达标后，外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理，属于间接排放。本项目污水处理站出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值。
因此，根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ2.3-2018）中判定，本项目地表水评价等级为三级B，主要分析项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，以及依托污水处理设施的环境可行性评价。
3、地下水评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）评价等级划分依据，本项目属于“附录A-地下水环境影响评价行业分类表”中“M-医药，90化学药品制造”，属于Ⅰ类项目。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定及地下水环境影响评价级别的判定方法，确定本项目地下水环评工作等级判定如下：
表1.6-6      项目选址敏感程度
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征
	本工程
	判定结果

	敏感
	集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
	根据调查，建设项目场地不涉及饮用水水源保护区和分散饮用水源等环境敏感区，评价范围内无饮用水井
	地下水环境敏感程度为“不敏感”

	较敏感
	集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区
	
	

	不敏感
	上述地区之外的其它地区
	
	


表1.6-7     评价工作级别划分标准
	            项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表（如上表），对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“附录A地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“Ⅰ类项目”，本项目不涉及饮用水水源保护区和分散饮用水源等环境敏感区，地下水环境敏感程度为“不敏感”，本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。
4、噪声评价工作等级
项目位于易门产业园区曾所片区，为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，周边200m范围内未分布声环境保护目标，项目建成后，评价范围内环境敏感目标噪声级增高量为＜3dB，且受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中声环境评价工作等级划分依据，判定如下表：
表1.6-8  声环境评价工作等级划分
	影响因素
评价等级
	声环境功能区
	评价范围内敏感目标声级增量
	影响人口变化

	评价等级判据
	一级
	0类
	＞5dB（A）
	显著

	
	二级
	1类、2类
	≥3dB（A），≤5dB（A）
	较多

	
	三级
	3类、4类
	＜3dB（A）
	不大

	本项目
	评价结论
	3类
	评价范围内无声环境保护目标
	不大

	
	单项评价等级
	三级
	——
	三级

	
	项目评价工作等级确定
	本项目噪声评价工作等级确定为三级


确定本项目声环境评价工作等级为三级。评价范围为建设项目边界向外200m。
5、生态环境
本项目占地面积5000m2，根据《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2022）的生态影响评价工作等级划分判定依据，判定条件如下表：



表1.6-9  生态环境评价工作等级划分
	评价原则
	等级
	项目情况

	a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时
	一级
	不涉及

	b）涉及自然公园时
	二级
	不涉及

	c）涉及生态保护红线时
	二级
	不涉及

	d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目
	二级
	不涉及，项目为水污染影响型

	e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目
	二级
	不涉及

	f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域）
	二级
	项目为0.005km2，＜20km2

	g）除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况
	三级
	——

	符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
	简单分析
	项目位于易门产业园区曾所片区，属于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目


项目位于易门产业园区曾所片区，属于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
6、土壤环境
1）本项目为C2710化学药品原料制造。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目的土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类项目（化学药品原料药制造）。
[bookmark: _Hlk97319213]2）根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.1将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积5000m2（0.5hm2），＜5hm2，属于小型。
3）根据下表污染影响型敏感程度分级表判定项目所在地周边的土壤环境敏感程度。




表1.6-10   污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


[bookmark: _Hlk95510886]本项目位于易门产业园区曾所片区，项目厂区用地为工业用地，其周边有耕地等土壤环境敏感区分布，项目周边存在土壤环境敏感目标，项目所在地周边的土壤环境敏感程度判定为“敏感”。
4）土壤环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤评价等级判定。
表1.6-11  污染影响型评价工作等级划分表
	         占地规模
评价工作等级
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	——

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	——
	——

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


[bookmark: _Hlk95511155]根据上表判定，本项目土壤环境评价级别定为一级。
[bookmark: _Toc263141526]7、环境风险评价等级
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，风险潜势为Ⅳ级及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。风险评价工作等级划分见下表。
表1.6-12 评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


根据分析，本项目大气环境风险潜势为Ⅱ，地表水风险潜势为Ⅱ、地下水风险潜势为Ⅱ，故项目大气、地表水、地下水风险评价工作等级为三级。
8、环境影响评价工作等级汇总
根据各环境要素及专题环境影响评价技术导则的要求和企业所处地理位置、环境状况、污染物排放量、污染物种类等特点，确定本项目环境影响评价等级见下表。
表1.6-13  环境影响评价等级表
	项目
	判据
	评价等级

	环境空气
	计算项目主要污染物最大地面空气质量浓度占标率Pmax
	本项目最大地面空气质量浓度占标率为60.06%
	一级

	地表水
	项目生产、生活废水通过自建的污水处理设施处理达标后，外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理
	不直接排放
	三级B

	地下水
	建设项目级别
	Ⅰ
	二级

	
	地下水敏感程度
	不敏感
	

	噪声
	本项目所在地声环境类别
	3类区
	三级

	
	评价范围内敏感目标声级增量
	＜3dB（A）
	

	
	受建设项目影响的人口数量
	受影响人口数量变化不大
	

	生态环境
	《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2022）中6.1条 a）、b）、c）、d）、e）、f）的情况
	项目位于易门产业园区曾所片区，属于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目
	简单分析

	土壤
	建设项目级别
	Ⅰ类
	一级

	
	敏感程度
	敏感
	

	
	占地0.5hm2，＜5hm2
	小型
	

	环境风险
	环境风险潜势划分
	大气、地表水、地下水
	Ⅱ
	三级评价


[bookmark: _Toc24349]1.6.3	评价区范围
[bookmark: _Toc5539][bookmark: _Toc497620105][bookmark: _Toc6670]根据建设项目污染特性和评价范围，结合环境影响评价导则的相关规定，确定评价范围见表1.6-14。评价工作范围图见附图2。
（1）大气环境
本项目大气环评评价工作等级为一级，项目排放污染物的最远影响距离D10%=875m，＜2.5km，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目评价范围以厂址为中心区域，边长为5km的正方形区域，面积为25km2。
（2）地表水
项目生产、生活废水通过自建的污水处理设施处理达标后，外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理，项目属于间接排放，地表水评价等级为三级B，不设地表水评价范围，综合考虑地表水环境评价范围为废水收集管网及污水处理设施。
（3）地下水
本项目地下水环境评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中对调查评价范围要求及本项目的特性，参照导则中的表3，二级地下水评价范围一般为6～20km2。根据水文地质图以及现场调查分析，地下水环境评价范围为项目厂区所在水文地质单元及可能影响的区域，评价范围约7.682km2，本评价重点对项目的地下水污染防治措施提出要求并进行分析
（4）声环境
本项目位于易门产业园区曾所片区，为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，声环境评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境评价范围为厂界外200m的范围。
（5）生态环境 
厂区周围无自然保护区、风景名胜区等环境保护敏感点。项目位于易门产业园区曾所片区，属于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析，不设生态环境评价范围。
（6）土壤环境
本项目土壤环境评价级别定为一级，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型评价范围为1km范围内。
（7）环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定：本项目环境风险评价等级为大气、地表水、地下水三级，项目废水处理后进入易门县污水处理厂处理，属于间接排放，地表水评价等级为三级B，不设地表水评价范围，地下水为三级评价，故地下水风险评价范围为7.682km2。大气评价范围为项目边界外3km范围内。



表1.6-14   项目评价等级与评价范围一览表
	环境要素及专题
	评价范围

	大气环境
	以厂址为中心区域，边长为5km的正方形区域

	地表水环境
	不设评价范围

	地下水环境
	项目所在区域地下水水文地质单元，7.682km2的范围。

	声环境
	建设项目厂界外延200m范围。

	生态环境
	不设生态环境评价范围。

	土壤
	项目占地范围内及占地范围外1km范围内

	环境风险
	项目环境风险评价等级为大气三级，评价范围为项目边界外3km范围；地表水环境三级，不设地表水风险评价范围；地下水环境三级，地下水风险评价范围为7.682km2。


1.7主要环境保护目标
通过地理信息系统（GIS）支持下的叠图分析及实地踏勘调查，项目区位于易门产业园区曾所片区，属于工业园区内，结合项目的影响特点列举项目周边较近的关心点。项目主要的环境保护目标见表1.7-1～2。
表1.7-1  大气环境关心目标位置
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离（m）

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	曾所村
	102.2045565
	24.66713538
	村庄，2800人
	环境空气
	居住区（二类区）
	W
	390

	小箐村
	102.2070778
	24.65342392
	村庄，300人
	
	
	S
	1440

	江口村
	102.2153497
	24.66389527
	村庄，3100人
	
	
	E
	770

	田心村
	102.2292865
	24.6789371
	村庄，800人
	
	
	NE
	2450

	双龙村
	102.2121203
	24.68498816
	村庄，700人
	
	
	N
	2120

	大营村
	102.1924222
	24.68181242
	村庄，2600人
	
	
	NW
	2360

	代所村
	102.1977437
	24.67552533
	村庄，1000人
	
	
	NW
	1480

	梅花营村
	102.1901691
	24.66574063
	村庄，3900人
	
	
	W
	1830

	南庄村
	102.1800089
	24.65877761
	村庄，700人
	
	
	SW
	2480

	老凹村
	102.1862316
	24.65352048
	村庄，400人
	
	
	SW
	2440

	弯子村
	102.1974541
	24.66530074
	村庄，600人
	
	
	SW
	1100








表1.7-2 其他环境保护敏感目标
	项目
	敏感目标
	方位
	距离m
	规模（人）
	功能
	保护级别

	地表水环境
	三五大河
	S
	138
	/
	工业用水、农业用水
	（GB3838-2002）Ⅲ类水体

	
	扒河
	E
	1530
	/
	
	

	
	绿汁江
	SW
	27000
	/
	
	

	地下水环境
	区域7.682km2地下水水文地质单元，区域的地下水含水层及附近地下水出露点。曾所村民井（位于本项目西部525m，所属地质单元地下水侧向）、易门县污水处理厂监控井（位于本项目南部130m，所属地质单元地下水下游）、云南康贝特生物科技有限公司旁农户灌溉井（位于本项目北部630m，所属地质单元地下水上游）、下江口村民井（位于本项目东部1000m，所属地质单元地下水侧下游）、下江口龙潭寺龙潭（位于本项目东部1160m，所属地质单元地下水侧游）
	无饮用功能
	（GB/T14848-2017）Ⅲ类水体

	
	项目场地南侧约138m处分布地表水体三五大河，该水体坐落于区域地下水径流排泄区，为场区地下水下游基准排泄边界；场区浅层潜水以三五大河为最终排泄归宿，场地地下水与三五大河地表水存在密切水力联系，地下水整体自场地向三五大河单向径流补给河道
	
	

	生态环境
	厂址300m范围内生态环境
	植物、生物多样性、水土保持、土地利用等

	土壤环境
	项目厂界外1km范围内耕地土壤环境
	耕地
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）


注：本项目相关方位、距离为本项目厂界距离关心点最近直线距离。
1.8评价时段及内容
1.8.1评价时段
本项目评价时段为施工期和运营期，重点评价时段为运营期。
1.8.2评价内容
年产400吨中药材提取扩建项目	总则
本次评价内容有项目建设概况、工程分析、环境现状调查与评价、环境影响分析、环保措施及可靠性论证、风险分析与评价、经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论及附图附件等内容。
[bookmark: _Toc62289920][bookmark: _Toc27539][bookmark: _Toc18448][bookmark: _Toc11519]2现有项目工程概况
[bookmark: _Toc15236][bookmark: _Toc23865][bookmark: _Toc62289921][bookmark: _Hlk49523875]2.1现有项目基本情况
易门科沃药业有限公司成立于2021年11月24日，选址于玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区曾所片区，厂区租赁易门产业园区曾所工业园区4号标准厂房的一部分建设“年产130吨中药材提取建设项目”，计划年产穿心莲内酯30吨、黄精提取物100吨。由于市场原因，现状厂区仅建设了年产穿心莲内酯5吨、黄精提取物20吨，于2023年正式投产，生产至今。
[bookmark: _Toc18422][bookmark: _Toc62289922][bookmark: _Toc32378]2.2环保手续履行情况
现有项目其环保手续履行情况如下：
①“年产130吨中药材提取建设项目”于2021年12月17日取得易门县发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码为：2112-530425-04-01-370618。2021年12月14日建设单位委托云南绿诚环境科技有限公司编制《年产130吨中药材提取建设项目环境影响报告表》。
②2022年4月13日取得了玉溪市生态环境局易门分局出具的《关于易门科沃药业有限公司年产130吨中药材提取建设项目环境影响报告表》的批复（易环审〔2022〕7号）。
③现有项目2022年8月开始建设，2022年11月完成建设，在建设及试运行过程中未发生污染纠纷及污染投诉事件，于2023年6月15日取得了排污许可证（排污许可证编号：91530425MA7DNN6P2N001Q），于2023年6月1日委托云南绿诚环境科技有限公司编制了《易门科沃药业有限公司突发环境事件应急预案》，于2023年7月3日取得应急预案备案表（备案编号为：530425-2023-029-L）。
④2023年5月6日，易门科沃药业有限公司委托云南长源检测技术有限公司对“年产130吨中药材提取建设项目（一阶段）”进行了环保验收监测，并编写《年产130吨中药材提取建设项目（一阶段）竣工环境保护验收监测表》。
⑤2023年7月13日，易门科沃药业有限公司根据《年产130吨中药材提取建设项目（一阶段）竣工环保验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，参加验收的单位有：易门科沃药业有限公司（建设单位、施工单位）、云南绿诚环境科技有限公司（环评单位）、云南艾洁云环保科技有限公司（环保设计施工单位）、云南长源检测技术有限公司（监测单位）及技术专家等，对“年产130吨中药材提取建设项目（一阶段）”竣工环境保护进行现场检查、验收。并获得验收组一致同意通过项目竣工环境保护验收。
[bookmark: _Toc28961][bookmark: _Toc4948][bookmark: _Toc62289927]2.3现有项目工程内容
[bookmark: _Toc23174][bookmark: _Toc62289928][bookmark: _Toc44]2.3.1现有项目实际建设情况
“年产130吨中药材提取建设项目”于2021年12月17日获得了易门县发展和改革局出具的投资项目备案，项目代码为：2112-530425-04-01-370618，项目概算总投资800万元，主要建设内容为：项目建设总用地约4200m2，租用已建标准厂房，新建1条穿心莲内酯、黄精提取物生产线，生产规模为年产130吨。项目于2022年8月开工建设，并于2023年7月投入试运行。由于市场原因，项目实际工程投资400万元，对比项目备案阶段实际生产规模为年产25吨中药材，未建设规模（年产105吨中药材）。
“年产130吨中药材提取建设项目”备案生产产能130吨/年，项目实施过程中受市场需求变化影响，仅完成年产25吨生产线建设并投产运行；对于备案中剩余年产105吨对应的全部土建、生产设备等配套工程，企业综合经济效益、市场前景等因素统筹考量，企业已明确永久不再实施建设，该部分产能及配套工程全部作废，不存在分期续建计划。
本次拟建“年产400吨中药材提取扩建项目”为独立扩建工程，与原备案未实施的105吨产能无接续建设关系。项目依托厂区现有已建成25吨/年中药材提取生产厂房、公辅管网、环保处理设施、仓储及配套办公用房进行改扩建，充分盘活现有已建构筑物、给排水、供电、危废暂存、废气废水治理等配套工程，仅新增扩建所需提取、浓缩、干燥等生产设备、储罐区及配套环保提升设施；本次扩建新增产能全部为新增建设规模，不占用原项目已批未建105吨产能指标，原有未建设工程不再纳入本次扩建实施范围，新旧工程依托同一厂区统筹布局、公用及环保设施共建共享，形成“400吨扩建生产线”一体化生产体系。
[bookmark: _Toc62289929][bookmark: _Toc8027][bookmark: _Toc22241]2.3.2生产规模
现有项目建成后年产穿心莲内酯5吨、黄精提取物20吨，其产品方案及规模详见下表：
表2.3-1   产品方案组成一览表
	序号
	产品
	型号
	设计生产规模
	实际生产规模
	变更情况

	1
	穿心莲内酯
	25kg/袋，粉末态
	30吨
	5吨
	较环评阶段减少

	2
	黄精提取物
	25kg/袋，粉末态
	100吨
	20吨
	较环评阶段减少


目前建成生产线生产规模较环评阶段减少，第一阶段项目建成后生产规模较环评分别减少穿心莲内酯25吨、黄精提取物80吨。
[bookmark: _Toc22794][bookmark: _Toc62289930][bookmark: _Toc617]2.3.3建设内容
厂区位于云南省玉溪市易门县工业园区曾所片区，项目建设总用地约4200m2，租用已建标准厂房，新建穿心莲内酯、黄精提取物生产线1条。年产穿心莲内酯5吨、黄精提取物20吨。主要包括生产车间、办公区、化验室等。具体如下表：
表2.3-2  现有项目组成情况
	类别
	工程名称
	实际建设内容
	本次扩建变化

	主体工程
	生产车间
	1F，钢架结构，占地面积1150m2，在厂房内布设穿心莲内酯、黄精提取物生产线1条，自东向西依次布设生产设备及乙醇回收装置。
	依托

	辅助工程
	化验室
	1F，钢架结构，占地面积60m2，改造厂房内原有的简易房用于原料和产品的检测、提取工艺改进及提取物衍生研究。
	拆除

	
	配电房
	1F，钢架结构，占地面积6m2，布置配电设施。
	依托

	
	锅炉房
	2台0.5t/h的天然气锅炉改为外购蒸汽，取消锅炉房建设。
	未建设

	
	办公室
	1F，钢架结构，占地面积200m2，位于厂区西南角，办公使用。
	拆除

	
	净化水制备区域
	1F，钢架结构，占地面积30m2，供给生产所需净化水。为PP过滤器，流量3m3/h
	依托

	储运工程
	成品储存区（B区）
	1F，钢架结构，占地面积180m2，用于产品的储存。
	依托

	
	原料储存区（C区）
	1F，钢架结构，占地面积320m2，厂房内设置固体物料穿心莲粉末、黄精粉末及产品包装材料存放区。
	依托

	
	地埋储罐区
	占地面积200m2，设置于厂房南侧的空地，设有3个储罐，用于储存液体物料乙醇、乙酸乙酯和硫酸。1个5m3乙醇储罐，1个5m3乙酸乙酯储罐，1个3m3硫酸储罐（纯度98%）。
	拆除，废弃的储罐属于危险废物，委托有资质单位清运处置

	公用工程
	供水
	本项目生产用水来自市政自来水管网供给。
	依托

	
	供电
	本项目用电由园区供电网接入，项目内设配电室调配后供各用电单元使用。
	依托

	
	排水
	项目采用雨污分流制排水方式。雨水经雨水管道收集后排至园区道路雨水管网。项目生产废水和洗手废水进入自建污水处理站处理达标后通过自建管道接入东侧路边市政污水管网，最终进入易门县污水处理厂处理。
	雨水管道和污水管道局部发生变动，其余不发生变动

	环保工程
	废气处理工程
	有机废气
	项目在生产和溶剂经冷凝回收过程中会产生有机不凝气（乙醇、乙酸乙酯气体）经过活性炭吸附装置处理后由1根15m高的排气筒排放（排口编号：DA001）。
	更换，新增设备

	
	废水处理工程
	中和池
	建设一个1m3的中和池，用于试验废水预处理，中和后直接排入自建污水处理系统处理。
	拆除

	
	
	污水处理站
	自建一套20m3/d的污水处理系统，用于处理生产废水，处理达标后通过自建一段管道接入市政污水管网，进入易门县污水处理厂处理。污水处理工艺：格栅+综合调节池+电催化氧化+溶气气浮设备+斜管沉淀1#+中间池+厌氧+缺氧+接触氧化池+斜管沉淀2#+多介质过滤+活性炭过滤+消毒。
	变更

	
	噪声治理工程
	采用厂房隔声、设备减震、安装消声器等措施。
	更换，新增设备

	
	固废处置工程
	厂房内设置药渣存放区，外售种植企业用于堆存药渣和滤渣。
	暂存场地更新，处置方式不变

	
	
	建设一间15m2的危险废物贮存间，用于暂存本项目产生的危险废物。
	维持现状，不发生变动

	环境风险
	事故水池
	建设1个75m3的事故水池，用于事故情况存储废水。
	变更

	
	地埋储罐区
	项目地埋储罐区设置有围堰及事故槽。
	拆除

	
	分区防渗
	根据《易门产业园区曾所工业园区标准厂房工程竣工验收监理质量评估报告》，项目生产车间地表满足一般防渗区要求；根据企业建设施工设计资料和施工记录，项目危险废物贮存间、地埋储罐设置为重点防渗区，采取了重点防渗，污水处理站和事故水池设置为一般防渗区；办公区域、厂区道路设置为简单防渗区。
	地埋储罐区、污水处理站拆除；危险废物贮存间和生产车间防渗进行维护更新


[bookmark: _Toc6843][bookmark: _Toc62289931][bookmark: _Toc12729]2.3.4现有项目辅助工程设施
（1）给排水
①给水
项目处工业园区内，该区域供水管网已敷设完成，供水由园区供水系统供给。
②排水
雨水：项目排水系统采用雨污分流，雨水采用有组织排水，屋面雨水经汇集后排入场内雨水管，和场地雨水一道由南面雨水总排口排入项目区外的雨水管内，沿市政雨水管网排入三五大河。
废水：厂区生产废水、生活污水通过自建污水处理站处理达标后外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理，本项目污水处理站出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值。
（2）供电
项目用电由易门工业园区曾所片区电网引入。
[bookmark: _Toc19191][bookmark: _Toc29738][bookmark: _Toc62289932]2.3.5现有项目总平面布置
项目由北侧标准厂房和南侧空地组成。项目将租用的标准厂房进行分隔（厂房四周均设计有防爆墙和防爆门），分隔为两个车间，一车间由东到西依次布设成品储存区域、化验室、出入口；二车间由东到西依次生产区、原料储存区域、出入口。南侧空地自东向西依次布设了污水处置站、事故池、消防水池、地埋储罐（溶剂储罐）、危险废物贮存间、药渣堆棚和简易办公室。现有项目平面布置图详见附图3。
[bookmark: _Toc62289933][bookmark: _Toc28240][bookmark: _Toc12506][bookmark: _Hlk52527754]2.3.6现有项目劳动定员及工作制度
现有项目职工人数15人，其中生产工人13人，管理人员2人。年工作天数为260天，每天3班，每班8小时，每年工作时间6240h。员工均不在厂区食宿，厂区不设卫生间，依托公用卫生间。
[bookmark: _Toc1699][bookmark: _Toc13530][bookmark: _Toc62289934][bookmark: _Hlk52632798]2.3.7现有项目原辅料消耗、设备及工艺流程
（1）现有项目原辅料消耗
现有项目年产穿心莲内酯5吨、黄精提取物20吨，其主要使用原辅料如下：
表2.7-1  现有项目主要原辅料耗量
	序号
	名称
	实际年消耗量（t）
	备注

	主要原辅材料

	1
	穿心莲粉
	133t/a
	生产原料

	2
	黄精粉
	100t/a
	

	3
	乙醇
	100t/a
	提取溶剂

	4
	乙酸乙酯
	50t/a
	

	5
	片碱
	50t/a
	树脂再生

	6
	浓硫酸（98%）
	6t/a
	

	7
	导热油
	3t/a
	乙醇回收

	8
	塑料袋
	4000只（50cm*80cm）
	产品包装

	9
	纸板桶
	2000个（50L/个）
	

	10
	甲醇
	350L/a
	用于实验室分析

	11
	乙腈
	250L/a
	

	12
	盐酸
	250L/a
	

	13
	硫酸
	250L/a
	

	废气、废水治理

	14
	双氧水
	10t/a
	

	能源

	15
	电量
	200000kW·h/a
	

	16
	水量
	2000m3/a
	


（2）现有项目主要设备
现有项目主要生产设备见下表。
表2.7-2  现有项目主要生产设备
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量

	1
	净化水制备系统（共用）
	净化水PP过滤器
	1套

	2
	提取
	5吨提取装置
	1台

	3
	溶剂稀释
	5吨提取溶剂稀释装置
	2台

	4
	乙醇、乙酸乙酯回收
	3吨溶剂回收装置
	1台

	5
	提取浓缩
	7.5KW真空水泵：280型
	2台

	6
	冷却系统
	空气压缩机：4kW
	2台

	7
	乙醇回收、精馏系统（穿心莲内酯）
	乙醇暂存罐300L
	1个

	8
	深度浓缩、干燥（穿心莲内酯、黄精提取物）
	刮板浓缩器：2000型
	1台

	9
	过滤（穿心莲内酯）
	pp过滤器：3m3/h
	5套

	10
	大孔树脂层析（穿心莲内酯）
	层析柱装置：2000型
	1套

	11
	降温结晶（穿心莲内酯）
	冰柜：BD/BC-718DKEMB
	22台

	12
	降温结晶（穿心莲内酯）
	冰柜：BD/BC-768DKEMA
	14台

	13
	干燥（穿心莲内酯）
	双锥干燥器：1000型
	1台

	14
	过滤（黄精提取物）
	500升压滤器
	2台

	15
	干燥（黄精提取物）
	耙式干燥器：2000型
	1台

	16
	产品粉碎（黄精提取物）
	粉碎机：180型
	1台

	17
	化验室
	超声溶解仪
	1台

	18
	
	水分检测仪
	1台

	19
	
	电子分析天平：300型
	2台

	20
	运输
	叉车：3吨
	1台


（3）现有项目生产工艺
①穿心莲内酯生产工艺
穿心莲内酯提取原理：本项目直接采用原料粉状穿心莲，利用乙醇及乙酸乙酯作为溶剂，将有效成分溶解出来，再经浓缩干燥等工序制取穿心莲内酯。












图2.3.7-1 现有项目穿心莲内酯生产工艺及产污节点图
工艺流程简述：
（1）醇提：将穿心莲粉料（购入的粉料可直接使用，不进行清洗、粉碎等工序）采用转运车，通过提取罐孔盖人工投料进入提取装置，加入85%乙醇浸取2-3h。浸取液经提取罐滤网过滤与药渣分离。提取罐内剩余的药渣中含有残留的乙醇，通过蒸汽直接加热药渣（蒸汽加热温度约80-90℃）使其蒸发，而后通过提取罐自带的冷凝装置回收残留的乙醇，乙醇回收量约90%，乙醇回收后放置在暂存罐内，乙醇不凝废气随管道引出经过活性炭装置吸附后排放。药渣从提取罐内放出，用渣车运至药渣堆棚暂存。
产污情况：废水：设备清洗废水W1，直接排入自建污水处理站处理。废气：此过程产生乙醇不凝废气G1，通过管道引至活性炭装置吸附后由1根15m高的排气筒外排；固废：此过程产生药渣S1，堆存于药渣堆棚，作为有机肥料外售。
（2）过滤：以硅藻土为主要介质，利用硅藻土颗粒的细微性和多孔性过滤提取液中的杂质，杂质暂存药渣堆棚，滤液则进入下一步浓缩。
产污情况：废气：过滤工序结束时转移滤渣散逸出的中药异味G3，在厂房内无组织排放。噪声：运行时设备噪声。固废：此过程产生过滤残渣S1，与药渣一同运至药渣堆棚暂存，作为有机肥料外售。
（3）初步浓缩：采用蒸汽间接加热药液，在80-90℃下蒸馏出乙醇，将药液浓缩，乙醇蒸汽通过提取罐冷凝器冷凝后进入乙醇暂存罐暂存复用。
产污情况：废气：此过程产生乙醇不凝废气G1，通过管道引至活性炭装置吸附后由1根15m高的排气筒外排；
（4）深度浓缩：经初步浓缩后泵送至球形刮板浓缩器进行深度浓缩，采用蒸汽间接加热药液，在80-90℃下再次蒸馏出乙醇，将药液进行深度浓缩。乙醇蒸汽通过提取罐冷凝器冷凝后暂存于乙醇暂存罐复用。
产污情况：废气：此过程产生乙醇不凝废气G1，通过管道引至活性炭装置吸附后由1根15m高的排气筒外排。
（5）大孔树脂预处理：用4-5%硫酸溶液，以2mL/h流速通过树脂层。全部通入后，浸泡4-8小时，排去酸液，用洁净水冲洗至水呈中性。
（6）搅拌结晶：在药液中加入乙酸乙酯进行密闭搅拌结晶，药液在冷却静置后析出晶体，晶体中为穿心莲的有效成分。
产污情况：废气：此过程产生硫酸稀释废气、乙酸乙酯不凝废气G4，通过管道引至活性炭装置吸附后由1根15m高的排气筒外排。噪声：搅拌设备的运行噪声。
（7）过滤：经过PP过滤器过滤后产生的液相为乙酸乙酯，乙酸乙酯回用于下一次搅拌结晶。
（8）粗粉水洗：采用纯水将粗粉进行水洗，进一步洗出粗粉中含水和乙酸乙酯的混合液。乙酸乙酯通过蒸汽加热，管道冷凝回收，不凝废气通过管道引出经过活性炭装置吸附后排放。
产污情况：废水：含水和乙酸乙酯的水洗废水W2。废气：此过程产生乙酸乙酯不凝气G4。
（9）干燥：粗粉经双锥干燥器干燥得到粗粉产品。
产污情况：废气：此过程产生乙酸乙酯不凝气G4。通过管道引至活性炭装置吸附后由1根15m高的排气筒外排。
（1）醇溶：将粗品制取阶段得到的粗品采用95%乙醇进行再次溶解。
（2）活性炭脱色：提取液通过密闭管道送入装有活性炭的脱色罐内进行脱色处理，主要脱除药液中的叶绿素等色素杂质。
（3）PP过滤：脱色后的提取液采用PP过滤器进行过滤，PP过滤器的作用是固液分离，将提取液和活性炭分离开，通过加热回收活性炭中的乙醇，回收的乙醇直接进入暂存罐复用。废活性炭定期交由具有相应处理资质的单位进行处理。
产污情况：固废：废活性炭、PP滤芯S2，暂存于危险废物贮存间，定期交由具有相应处理资质的单位进行处理。
（4）浓缩：将过滤后的提取液通过蒸汽间接加热浓缩，乙醇蒸汽通过冷凝器冷凝后暂存乙醇暂存罐复用，浓缩废气通过管道引出经过活性炭装置吸附后排放；
产污情况：废气：浓缩废气G1，通过管道引至活性炭装置吸附后由1根15m高的排气筒外排；
（5） 稀释：加入纯水将浓缩液稀释；
产污情况：废气：稀释废气G5，通过管道引至活性炭装置吸附后由1根15m高的排气筒外排；
（6）大孔树脂层析：稀释液经过大孔树脂（大孔树脂使用饱和后在本厂内使用酸碱进行再生，具体工艺详见“3、大孔树脂预处理及再生”），穿心莲内酯类被吸附在树脂中，柱下液流出树脂，柱下液主要含穿心莲淀粉、色素和少量可溶性淀粉，柱下液经浓缩、干燥后得副产品淀粉混合物。
产污情况：固废：此过程产生废大孔树脂S3，暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置。
（7）洗脱：用75%的乙醇将大孔树脂中的有效成分解析；
（8）浓缩：解析出来的解析液先浓缩，乙醇蒸汽经冷凝后回收至乙醇暂存罐；
产污情况：废气：浓缩废气G1，通过管道引至活性炭装置吸附后由1根15m高的排气筒外排；
（9）降温结晶：浓缩液通过降温结晶，得到产品晶体。
（10）过滤：通过PP过滤器分别过滤得到精品晶体和乙醇母液。
（11）干燥：精品晶体自然晾干得到成品。
（12）成品：经包装材料密封后的成品，暂存成品区。
②黄精提取物生产工艺
本产品主要以纯水和黄精粉末为原料经提取、分离、浓缩、干燥、粉碎、灌装等工艺生产而成黄精提取物。


图2.3.7-2 现有项目黄精提取物生产工艺及产污节点图
工艺流程简述：
（1）煎煮提取：打开提取装置进料阀门，加入纯水和黄精粉末浸泡，打开蒸汽阀进行间接加热，第一次提取3h，第二次提取2h，第三次提取1h，提取温度80~90℃，共计三次提取。经提取罐滤网提取液与药渣分离，提取液泵送至下一步过滤，药渣吹干后从出渣口放出。
产污情况：废水：设备清洗废水W2。废气：提取工序结束时开盖放出废渣外溢的中药异味G3，在厂房内无组织排放。噪声：锅炉运行时设备噪声。固废：药渣S1，运至药渣堆棚，作为有机肥料定期外售。
（2）过滤：提取液泵送至过滤，提取液利用PP过滤器实现固液分离，产生的滤渣作为一般固废处理，暂存于药渣堆棚，滤液存在储液罐中。
产污情况：废气：过滤工序结束时转移药渣散逸出的中药异味G3，在厂房内无组织排放。噪声：运行时设备噪声。固废：滤渣S5，运至药渣堆棚，作为有机肥料定期外售。
（3）浓缩：提取滤液直接用蒸汽温度进行浓缩，最后制得的浸膏转移至不锈钢托盘，进入下一步干燥程序，蒸发液冷凝回收再利用于煎煮提取工序故不产生浓缩废水。
产污情况：废气：浓缩工序结束后转移物料时外逸的中药异味G3，在厂房内无组织扩散。
（4）干燥：将浓缩后的浸膏送入耙式干燥器进行干燥。
产污情况：噪声：运行时设备噪声。
（5）粉碎、灌装：将干燥的浸膏送入粉碎机按照要求粉碎并灌装，粉碎机为密闭设备，粉碎完成后通过密闭管道转移至塑料袋中。
产污情况：噪声：粉碎设备的运行噪声。
（6） 成品：经粉碎、灌装后得到成品，使用塑料袋密封再装入纸板桶密封，暂存成品区。
[bookmark: _Toc31631][bookmark: _Toc1994][bookmark: _Toc62289935]2.3.8现有污染治理措施及污染物排放情况
现有项目污染物核算根据《年产130吨中药材提取建设项目环境影响报告表》、《年产130吨中药材提取建设项目（一阶段）竣工环保验收监测报告》和《自行监测报告》进行评述。现有项目产生的污染物主要是：①废水：设备清洗废水及车间清洁废水、冷却废水、蒸汽冷凝水、化验室废水、大孔树脂处理废水和员工洗手废水；②固废：生活垃圾、药渣、污泥、废包装材料、废大孔树脂、废活性炭（脱色和废气处理中产生）、废机油和废油桶、废试剂和废试剂瓶；③废气：产生的废气包括有组织废气、无组织废气，有组织废气主要为挥发性有机物、硫酸稀释过程中废气、混料废气；无组织废气为无组织的有机废气、无组织粉尘、异味、污水处理站恶臭、储罐大小呼吸损失；④设备噪声。
（1）废水
现有项目废水主要为生产废水及洗手废水，生产废水来源于生产设备清洗、车间清洗、设备冷却及蒸汽冷凝水。
1）废水产生量
①生产废水
生产废水包含设备清洗废水及车间清洁废水、冷却废水、蒸汽冷凝水、化验室废水、大孔树脂处理废水。
②员工洗手废水
厂区不设食宿、卫生间，依托园区公用卫生间，项目年工作时间260天，劳动定员15人，主要为员工洗手废水，生活用水量为0.6m3/d（208m3/a），洗手废水量为0.48m3/d（124.8m3/a）。
③废水产生量及废水污染物排放量汇总
本项目废水包括洗手废水和生产废水，水量为3.19m3/d（829.4m3/a），项目设置1座处理规模为20m3/d的污水处理站，污水处理设施工艺为格栅+综合调节池+电催化氧化+溶气气浮设备+斜管沉淀1#+中间池+厌氧+缺氧+接触氧化池+斜管沉淀2#+多介质过滤+活性炭过滤+消毒工艺，污水处理站处理能够达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2标准限值，污水处理站工艺流程详见下图。






图2.3.8-1 项目污水处理站工艺
根据《年产130吨中药材提取建设项目（一阶段）竣工环保验收监测报告》，2023年5月6日至5月7日云南长源检测技术有限公司对项目区生产废水进行了监测，具体检测结果如下：
表2.3.8.1-1  现有项目2023年生产废水排口检测结果
	检测点位
	监测指标
	日期
	监测值
	平均值
	标准限值
	达标情况
	排放量t/a

	污水处理设施排口
	pH（无量纲）
	2023.05.06
	8.0
	7.9
	6～9
	达标
	——

	
	
	
	8.1
	
	
	
	

	
	
	
	7.8
	
	
	
	

	
	
	
	8.1
	
	
	
	

	
	
	2023.05.07
	7.9
	
	
	
	

	
	
	
	8.2
	
	
	
	

	
	
	
	7.8
	
	
	
	

	
	
	
	8.0
	
	
	
	

	
	色度（度）
	2023.05.06
	8
	8
	≤50
	达标
	——

	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	2023.05.07
	8
	
	
	
	

	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	总磷（mg/L）
	2023.05.06
	0.48
	0.45
	≤0.5
	达标
	0.0004

	
	
	
	0.45
	
	
	
	

	
	
	
	0.47
	
	
	
	

	
	
	
	0.43
	
	
	
	

	
	
	2023.05.07
	0.48
	
	
	
	

	
	
	
	0.43
	
	
	
	

	
	
	
	0.47
	
	
	
	

	
	
	
	0.42
	
	
	
	

	
	总氮（mg/L）
	2023.05.06
	1.84
	1.99
	≤30
	达标
	0.0017

	
	
	
	2.20
	
	
	
	

	
	
	
	2.15
	
	
	
	

	
	
	
	1.97
	
	
	
	

	
	
	2023.05.07
	2.05
	
	
	
	

	
	
	
	2.00
	
	
	
	

	
	
	
	1.80
	
	
	
	

	
	
	
	1.95
	
	
	
	

	
	动植物油类(mg/L)
	2023.05.06
	0.72
	0.68
	≤5
	达标
	0.0006

	
	
	
	0.65
	
	
	
	

	
	
	
	0.62
	
	
	
	

	
	
	
	0.75
	
	
	
	

	
	
	2023.05.07
	0.62
	
	
	
	

	
	
	
	0.69
	
	
	
	

	
	
	
	0.65
	
	
	
	

	
	
	
	0.71
	
	
	
	

	
	化学需氧量(mg/L)
	2023.05.06
	83
	84
	≤100
	达标
	0.0697

	
	
	
	86
	
	
	
	

	
	
	
	80
	
	
	
	

	
	
	
	86
	
	
	
	

	
	
	2023.05.07
	90
	
	
	
	

	
	
	
	79
	
	
	
	

	
	
	
	86
	
	
	
	

	
	
	
	83
	
	
	
	

	
	五日生化需氧量(mg/L)
	2023.05.06
	18.5
	18.6
	≤20
	达标
	0.0154

	
	
	
	17.9
	
	
	
	

	
	
	
	19.1
	
	
	
	

	
	
	
	18.4
	
	
	
	

	
	
	2023.05.07
	18.8
	
	
	
	

	
	
	
	19.3
	
	
	
	

	
	
	
	18.7
	
	
	
	

	
	
	
	18.2
	
	
	
	

	
	悬浮物（mg/L）
	2023.05.06
	17
	14.6
	≤50
	达标
	0.0121

	
	
	
	15
	
	
	
	

	
	
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	16
	
	
	
	

	
	
	2023.05.07
	14
	
	
	
	

	
	
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	17
	
	
	
	

	
	
	
	16
	
	
	
	

	
	氨氮(mg/L)
	2023.05.06
	0.497
	0.49
	≤15
	达标
	0.0004

	
	
	
	0.513
	
	
	
	

	
	
	
	0.473
	
	
	
	

	
	
	
	0.518
	
	
	
	

	
	
	2023.05.07
	0.499
	
	
	
	

	
	
	
	0.479
	
	
	
	

	
	
	
	0.482
	
	
	
	

	
	
	
	0.504
	
	
	
	

	
	*总有机碳(mg/L)
	2023.05.06
	4.6
	9
	≤30
	达标
	0.0075

	
	
	
	9.8
	
	
	
	

	
	
	
	10.4
	
	
	
	

	
	
	
	10.2
	
	
	
	

	
	
	2023.05.07
	10.0
	
	
	
	

	
	
	
	10.1
	
	
	
	

	
	
	
	10.1
	
	
	
	

	
	
	
	6.9
	
	
	
	


根据上表检测数据核算，本项目废水各污染物年排放量：化学需氧量0.0697t/a，五日生化需氧量0.0154t/a，悬浮物0.0121t/a，总氮0.0017t/a，总有机碳0.0075t/a，动植物油0.0006t/a，总磷0.0004t/a，氨氮0.0004t/a。项目废水处理达标后接入市政污水管网，进入易门县污水处理厂处理。
2）废水处理达标性评述
①验收检测
根据《年产130吨中药材提取建设项目（一阶段）竣工环保验收监测报告》，2023年5月6日至5月7日云南长源检测技术有限公司对项目区生产废水进行了监测，监测点位为：生产废水接入污水处理站入口、污水处理站出口。监测频次：入口监测一天，每天监测4次；出口连续监测2天，每天监测4次；监测项目：pH值、色度（稀释倍数）、悬浮物、BOD5、CODcr、动植物油、氨氮、总氮、总磷、总有机碳，共计10项。根据监测结果可知，项目生产废水排口各监测指标浓度达到了《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2标准限值的规定。
②自行检测
本次环评收集了现有项目近2年自行监测报告（2025年监测期间未产生生产废水，故未检测），2023年5月6日至5月7日云南长源检测技术有限公司对现有项目区生产废水进行了监测，监测点位为：污水处理站出口；2024年8月20日云南环绿环境检测技术有限公司对现有项目区生产废水进行了监测，监测点位为：污水处理站出口；2023年见上表，2024年检测结果如下：




表2.3.8.1-2  现有项目2024年生产废水排口检测结果   单位：mg/L
	检测点位
	生产废水排放口（DW001）
	标准值
	达标情况

	日期
	2024/8/20
	
	

	时间
	08:40
	11:08
	15:22
	
	

	样品状态
	浅棕色、微臭、无浮油
	浅棕色、微臭、无浮油
	浅棕色、微臭、无浮油
	
	

	样品编号
	FS20240812004-1-1-1
	FS20240812004-1-1-2
	FS20240812004-1-1-3
	
	

	pH 值（无量纲）
	7.1
	7.1
	7.1
	6～9
	达标

	色度（倍）
	40
	40
	40
	≤50
	达标

	悬浮物
	24
	22
	23
	≤50
	达标

	五日生化需氧量
	18.3
	18.4
	18.1
	≤20
	达标

	化学需氧量
	66
	68
	65
	≤100
	达标

	总氮
	26.0
	26.8
	27.5
	≤30
	达标

	氨氮
	10.3
	10.7
	11.0
	≤15
	达标

	总磷
	0.46
	0.45
	0.48
	≤0.5
	达标

	动植物油类
	4.62
	4.40
	4.21
	≤5
	达标


根据监测结果可知，项目生产废水排口各监测指标浓度达到了《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2标准限值的规定。
（2）废气
根据现有项目建成内容，项目产生的废气包括有组织废气、无组织废气，有组织废气主要为挥发性有机物、硫酸稀释过程中废气；无组织废气为无组织的有机废气、无组织粉尘、异味、污水处理站恶臭、储罐大小呼吸损失。
1）废气产生量
①有组织废气
现有项目在提取、浓缩、回收溶剂过程中会产生乙醇、乙酸乙酯不凝气体。生产过程中产生的有机气体通过冷凝装置回收利用，不凝的有机废气通过管道收集后经过活性炭装置后，经过一根15m高的排气筒排放（排口编号DA001）。根据《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ992-2018），现有工程的污染物应该优先采用实测法进行核算，本次项目评价基准年为2023年，故选择2023年的数据计算排放量。2023年5月6日至5月7日云南长源检测技术有限公司对（DA001）有机废气排放口设监测点，废气进口监测一天，每天监测3次；排放口连续监测2天，每天监测3次，监测指标为废气进口监测一天，每天监测3次；排放口连续监测2天，每天监测3次，监测结果见下表。
表2.3.8.2-1  现有项目2023年生产废气排口检测结果
	检测点位：DA001有组织废气进口、排气口
	治理设施：1套冷凝+1套活性炭吸附装置吸附后通过1根15m高的排气筒排放

	排气筒高度
	15m

	挥发性有机物检测结果（进气口）

	污染物
	日期
	标杆流量（m3/h）
	实测浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	**挥发性有机物
	2023.05.06
	4178
	0.223
	0.001

	
	
	4286
	0.151
	0.001

	
	
	4465
	0.144
	0.001

	
	平均值
	4310
	0.173
	0.001

	挥发性有机物检测结果（排气口）

	污染物
	日期
	标杆流量（m3/h）
	实测浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	**挥发性有机物
	2023.05.06
	5470
	0.120
	0.001

	
	
	5528
	0.125
	0.001

	
	
	5555
	0.123
	0.001

	
	2023.05.07
	5588
	0.096
	0.001

	
	
	5518
	0.099
	0.001

	
	
	5531
	0.129
	0.001

	平均值
	5531.67
	0.12
	0.001

	标准限值（mg/m3）
	/
	150
	/

	评价情况
	/
	达标
	/


根据上表检测数据核算，现有项目VOCs排放量为0.0062t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.12mg/m3。
②无组织废气
Ⅰ、无组织的有机废气
现有项目在生产过程中产生的有机废气部分未被收集，该部分有机废气在车间内无组织排放。根据《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ992-2018）无组织废气优先使用物料衡算法。本次依托易门科沃药业有限公司2023年度生产物料统计台账开展物料衡算，核算得出：现有项目挥发性有机物无组织排放量为0.468t/a，排放速率为0.075kg/h。
Ⅱ、无组织粉尘
现有项目粉尘在黄精提取物粉碎完成后包装过程中产生，粉碎装置为密闭，产生量较小，通过车间阻隔后无组织排放。根据《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ992-2018）无组织废气优先使用物料衡算法。本次依托易门科沃药业有限公司2023年度生产物料统计台账开展物料衡算，核算得出：现有项目无组织排放粉尘量为0.2t/a，排放速率为0.032kg/h。
Ⅲ、异味
项目在黄精提取物水提和产品浓缩过程中有异味产生，为中草药味，随提取、浓缩产生的蒸汽排出。通过生产车间通风换气，经大气扩散后无组织排放。通过生产车间通风换气，经大气扩散后对周围环境影响不大。
Ⅳ、污水处理站恶臭
项目废水采用“气浮+一、二级接触氧化+三、四级接触氧化+消毒+过滤”工艺对厂区生产废水进行处理，污水处理过程中存在恶臭污染，污染物主要为氨、硫化氢等，属无组织排放。项目污水处理池均为封闭，恶臭排放量较小，经大气扩散后对周围环境影响不大。
Ⅴ、储罐大小呼吸损失
根据现场调查，乙醇储罐、乙酸乙酯储罐日常需加溶剂，在进料过程中需排出其内部空间的空气，由此造成的进料废气排放称为“大呼吸废气”；另外贮罐内部空间的原料气因外界气温变化而发生体积变化，需要排除部分原料气或蒸发损失，由此造成的废气排放称为“小呼吸废气”，经大气扩散后无组织排放，根据《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ992-2018）无组织废气优先使用物料衡算法。本次依托易门科沃药业有限公司2023年度生产物料统计台账开展物料衡算，核算得出，乙酸乙酯及乙醇储罐大小呼吸有机废气排放量为10.14kg/a，1.6kg/h。
2）现有项目废气处理流程
[image: ]
图2.3.8-2 现状项目废气处理流程
3）废气排放达标性评述
①验收检测
根据《年产130吨中药材提取建设项目（一阶段）竣工环保验收监测报告》，2023年5月6日至5月7日云南长源检测技术有限公司对项目有组织废气（废气进口监测1天，每天监测3次；排放口连续监测2天，每天监测3次）、无组织废气（厂界无组织非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度；厂区内无组织非甲烷总烃），进行现场监测。
项目有组织废气排气口（DA001）VOCs监测排放浓度范围值为0.096-0.129mg/m3。由此可知项目有组织废气VOCs排放浓度达到了《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1标准限值；
厂界无组织非甲烷总烃上风向、下风向监测浓度值范围为：0.69-2.36mg/m3；厂界无组织氨上风向、下风向浓度监测浓度值范围为：0.05-0.16mg/m3；厂界无组织硫化氢上风向、下风向浓度监测浓度值范围为：0.001-0.008mg/m3；厂界无组织臭气浓度上风向、下风向浓度监测浓度值范围为：010L-18mg/m3；由此可知项目厂界无组织非甲烷总烃排放浓度达到了《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；氨、硫化氢、臭气排放浓度达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准。（即非甲烷总烃≤4.0mg/m3、氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3、臭气浓度≤20mg/m3）；厂区无组织非甲烷总烃上风向、下风向监测浓度值范围为：2.07-2.36mg/m3；厂界内非甲烷总烃排放浓度达到了《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）附录C标准限值。[即非甲烷总烃≤30mg/m3（监控点处任意一次浓度值）]。
②自行检测
本次环评收集了现有项目近三年自行监测报告，2023年5月6日至5月7日云南长源检测技术有限公司对现有项目区（DA001）有机废气排放口及厂界监测；2024年8月20日云南环绿环境检测技术有限公司对现有项目区（DA001）有机废气排放口及厂界监测；2025年6月15日云南环绿环境检测技术有限公司对现有项目区（DA001）有机废气排放口及厂界监测。2023年检测数据见表2.3.8.2-1，2024年及2025年检测数据如下表：


表2.3.8.2-2  现有项目2024～2025年生产废气排口检测结果
	检测点位
	有机废气排放口（DA001）

	日期
	2024年8月20日
	平均值

	烟气参数
	排气温度（℃）
	28.9
	30.2
	31.3
	30.1

	
	静压（kPa）
	-0.01
	-0.03
	-0.03
	-0.02

	
	排气流速（m/s）
	8.4
	8.4
	8.4
	8.4

	
	烟气流量（m³/h）
	5938
	5938
	5938
	5938

	
	标干排气流量（Nm³/h）
	4363
	4342
	4324
	4343

	样品编号
	FFJW2024081
2004-1-1-1
	FFJW2024081
2004-1-1-2
	FFJW2024081
2004-1-1-3
	/

	样品状态
	气体
	气体
	气体
	/

	非甲烷总烃
	实测浓度（mg/m³）
	4.67
	4.82
	5.06
	4.85

	
	排放速率（kg/h）
	0.020
	0.021
	0.022
	0.021

	总挥发性有机化合物
	实测浓度（mg/m³）
	111
	109
	93.4
	104

	
	排放速率（kg/h）
	0.0005
	0.0005
	0.0004
	0.0005

	日期
	2025年6月15日
	平均值

	烟气参数
	排气温度（℃）
	26.2
	25.6
	25.7
	25.8

	
	排气压力
	动压（Pa）
	152
	125
	127
	135

	
	
	静压（kPa）
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03

	
	排气流速（m/s）
	14.5
	13.1
	13.2
	13.6

	
	烟气流量（m³/h）
	10239
	9291
	9340
	9623

	
	标干排气流量（Nm³/h）
	7551
	6877
	6896
	7108

	样品编号
	FFJW20250523018-1-1-1
	FFJW20250523018-1-1-2
	FFJW20250523018-1-1-3
	/

	样品状态
	气体
	气体
	气体
	/

	非甲烷总烃
	实测浓度（mg/m³）
	24.5
	25.7
	21.8
	24.0

	
	排放速率（kg/h）
	0.185
	0.177
	0.150
	0.171


根据检测结果，2023年～2025年现有项目有组织废气NMHC、TVOC排放浓度达到了《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1标准限值（NMHC≤100mg/m3，TVOC≤150mg/m3）。
表2.3.8.2-3  现有项目2023年无组织废气检测结果
	检测项目
	检测点位
	采样日期
	检测结果
	标准限制
	达标情况

	非甲烷总烃
	A3厂界上风向1#
	2023.05.06
	0.84
	4
	达标

	
	
	
	0.76
	
	

	
	
	
	0.70
	
	

	
	
	2023.05.07
	0.74
	
	

	
	
	
	0.80
	
	

	
	
	
	0.69
	
	

	
	A4厂界下风向2#
	2023.05.06
	1.39
	
	

	
	
	
	1.36
	
	

	
	
	
	1.42
	
	

	
	
	2023.05.07
	1.41
	
	

	
	
	
	1.35
	
	

	
	
	
	1.40
	
	

	
	A5厂界下风向3#
	2023.05.06
	1.64
	
	

	
	
	
	1.49
	
	

	
	
	
	1.56
	
	

	
	
	2023.05.07
	1.54
	
	

	
	
	
	1.47
	
	

	
	
	
	1.45
	
	

	
	A6厂界下风向4#
	2023.05.06
	1.48
	
	

	
	
	
	1.54
	
	

	
	
	
	1.38
	
	

	
	
	2023.05.07
	1.47
	
	

	
	
	
	1.40
	
	

	
	
	
	1.35
	
	

	非甲烷总烃
	A7厂房门口外1m处
	2023.05.06
	2.14
	30
	达标

	
	
	
	2.36
	
	

	
	
	
	2.22
	
	

	
	
	2023.05.07
	2.28
	
	

	
	
	
	2.07
	
	

	
	
	
	2.18
	
	

	硫酸雾
	A3厂界上风向1#
	2023.05.06
	0.039
	1.2
	达标

	
	
	
	0.040
	
	

	
	
	
	0.040
	
	

	
	
	2023.05.07
	0.036
	
	

	
	
	
	0.037
	
	

	
	
	
	0.036
	
	

	
	A4厂界下风向2#
	2023.05.06
	0.042
	
	

	
	
	
	0.043
	
	

	
	
	
	0.044
	
	

	
	
	2023.05.07
	0.042
	
	

	
	
	
	0.044
	
	

	
	
	
	0.043
	
	

	
	A5厂界下风向3#
	2023.05.06
	0.050
	
	

	
	
	
	0.051
	
	

	
	
	
	0.051
	
	

	
	
	2023.05.07
	0.051
	
	

	
	
	
	0.053
	
	

	
	
	
	0.052
	
	

	
	A6厂界下风向4#
	2023.05.06
	0.044
	
	

	
	
	
	0.045
	
	

	
	
	
	0.045
	
	

	
	
	2023.05.07
	0.045
	
	

	
	
	
	0.046
	
	

	
	
	
	0.046
	
	

	氨
	A3厂界上风向1#
	2023.05.06
	0.06
	1.5
	达标

	
	
	
	0.06
	
	

	
	
	
	0.07
	
	

	
	
	2023.05.07
	0.06
	
	

	
	
	
	0.05
	
	

	
	
	
	0.07
	
	

	
	A4厂界下风向2#
	2023.05.06
	0.09
	
	

	
	
	
	0.13
	
	

	
	
	
	0.14
	
	

	
	
	2023.05.07
	0.09
	
	

	
	
	
	0.16
	
	

	
	
	
	0.13
	
	

	
	A5厂界下风向3#
	2023.05.06
	0.10
	
	

	
	
	
	0.13
	
	

	
	
	
	0.12
	
	

	
	
	2023.05.07
	0.10
	
	

	
	
	
	0.12
	
	

	
	
	
	0.13
	
	

	
	A6厂界下风向4#
	2023.05.06
	0.10
	
	

	
	
	
	0.14
	
	

	
	
	
	0.12
	
	

	
	
	2023.05.07
	0.09
	
	

	
	
	
	0.13
	
	

	
	
	
	0.12
	
	

	硫化氢
	A3厂界上风向1#
	2023.05.06
	0.001
	0.06
	达标

	
	
	
	0.002
	
	

	
	
	
	0.002
	
	

	
	
	2023.05.07
	0.003
	
	

	
	
	
	0.002
	
	

	
	
	
	0.001
	
	

	
	A4厂界下风向2#
	2023.05.06
	0.008
	
	

	
	
	
	0.005
	
	

	
	
	
	0.006
	
	

	
	
	2023.05.07
	0.009
	
	

	
	
	
	0.007
	
	

	
	
	
	0.007
	
	

	
	A5厂界下风向3#
	2023.05.06
	0.006
	
	

	
	
	
	0.008
	
	

	
	
	
	0.005
	
	

	
	
	2023.05.07
	0.007
	
	

	
	
	
	0.007
	
	

	
	
	
	0.006
	
	

	
	A6厂界下风向4#
	2023.05.06
	0.005
	
	

	
	
	
	0.006
	
	

	
	
	
	0.007
	
	

	
	
	2023.05.07
	0.005
	
	

	
	
	
	0.008
	
	

	
	
	
	0.007
	
	

	臭气浓度
	A3厂界上风向1#
	2023.05.06
	10L
	20
	达标

	
	
	
	10L
	
	

	
	
	
	10L
	
	

	
	
	2023.05.07
	10L
	
	

	
	
	
	10L
	
	

	
	
	
	10L
	
	

	
	A4厂界下风向2#
	2023.05.06
	12
	
	

	
	
	
	13
	
	

	
	
	
	13
	
	

	
	
	2023.05.07
	13
	
	

	
	
	
	12
	
	

	
	
	
	14
	
	

	
	A5厂界下风向3#
	2023.05.06
	16
	
	

	
	
	
	17
	
	

	
	
	
	17
	
	

	
	
	2023.05.07
	17
	
	

	
	
	
	18
	
	

	
	
	
	18
	
	

	
	A6厂界下风向4#
	2023.05.06
	13
	
	

	
	
	
	14
	
	

	
	
	
	14
	
	

	
	
	2023.05.07
	14
	
	

	
	
	
	13
	
	

	
	
	
	14
	
	


表2.3.8.2-4  现有项目2024年无组织废气检测结果
	检测项目
	检测点位
	采样日期
	检测结果
	标准限制
	达标情况

	非甲烷总烃
	厂界上风向1#
	2024.08.20
	0.65
	4
	达标

	
	
	
	0.58
	
	

	
	
	
	0.66
	
	

	
	厂界下风向2#
	2024.08.20
	0.89
	
	

	
	
	
	0.80
	
	

	
	
	
	0.95
	
	

	
	厂界下风向3#
	2024.08.20
	0.86
	
	

	
	
	
	0.92
	
	

	
	
	
	1.01
	
	

	
	厂界下风向4#
	2024.08.20
	0.99
	
	

	
	
	
	1.17
	
	

	
	
	
	1.11
	
	

	硫酸雾
	厂界上风向1#
	2024.08.20
	0.012
	1.2
	达标

	
	
	
	0.014
	
	

	
	
	
	0.013
	
	

	
	厂界下风向2#
	2024.08.20
	0.032
	
	

	
	
	
	0.029
	
	

	
	
	
	0.028
	
	

	
	厂界下风向3#
	2024.08.20
	0.018
	
	

	
	
	
	0.022
	
	

	
	
	
	0.017
	
	

	
	厂界下风向4#
	2024.08.20
	0.029
	
	

	
	
	
	0.027
	
	

	
	
	
	0.025
	
	

	氨
	厂界上风向1#
	2024.08.20
	0.02
	1.5
	达标

	
	
	
	0.03
	
	

	
	
	
	0.03
	
	

	
	厂界下风向2#
	2024.08.20
	0.06
	
	

	
	
	
	0.07
	
	

	
	
	
	0.05
	
	

	
	厂界下风向3#
	2024.08.20
	0.08
	
	

	
	
	
	0.09
	
	

	
	
	
	0.07
	
	

	
	厂界下风向4#
	2024.08.20
	0.06
	
	

	
	
	
	0.08
	
	

	
	
	
	0.07
	
	

	硫化氢
	厂界上风向1#
	2024.08.20
	0.012
	0.06
	达标

	
	
	
	0.014
	
	

	
	
	
	0.013
	
	

	
	厂界下风向2#
	2024.08.20
	0.032
	
	

	
	
	
	0.029
	
	

	
	
	
	0.028
	
	

	
	厂界下风向3#
	2024.08.20
	0.018
	
	

	
	
	
	0.022
	
	

	
	
	
	0.017
	
	

	
	厂界下风向4#
	2024.08.20
	0.029
	
	

	
	
	
	0.027
	
	

	
	
	
	0.025
	
	

	臭气浓度
	厂界上风向1#
	2024.08.20
	＜10
	20
	达标

	
	
	
	＜10
	
	

	
	
	
	＜10
	
	

	
	厂界下风向2#
	2024.08.20
	＜10
	
	

	
	
	
	＜10
	
	

	
	
	
	＜10
	
	

	
	厂界下风向3#
	2024.08.20
	11
	
	

	
	
	
	10
	
	

	
	
	
	11
	
	

	
	厂界下风向4#
	2024.08.20
	13
	
	

	
	
	
	12
	
	

	
	
	
	12
	
	


表2.3.8.2-4  现有项目2025年无组织废气检测结果
	检测项目
	检测点位
	采样日期
	检测结果
	标准限制
	达标情况

	非甲烷总烃
	厂界上风向1#
	2024.06.15
	0.82
	4
	达标

	
	
	
	0.85
	
	

	
	
	
	0.77
	
	

	
	厂界下风向2#
	2024.06.15
	1.67
	
	

	
	
	
	1.64
	
	

	
	
	
	1.42
	
	

	
	厂界下风向3#
	2024.06.15
	1.58
	
	

	
	
	
	1.41
	
	

	
	
	
	1.54
	
	

	
	厂界下风向4#
	2024.06.15
	1.68
	
	

	
	
	
	1.52
	
	

	
	
	
	1.55
	
	

	硫酸雾
	厂界上风向1#
	2024.06.15
	0.011
	1.2
	达标

	
	
	
	0.011
	
	

	
	
	
	0.012
	
	

	
	厂界下风向2#
	2024.06.15
	0.029
	
	

	
	
	
	0.027
	
	

	
	
	
	0.029
	
	

	
	厂界下风向3#
	2024.06.15
	0.024
	
	

	
	
	
	0.018
	
	

	
	
	
	0.022
	
	

	
	厂界下风向4#
	2024.06.15
	0.017
	
	

	
	
	
	0.019
	
	

	
	
	
	0.018
	
	

	氨
	厂界上风向1#
	2024.06.15
	0.02
	1.5
	达标

	
	
	
	0.03
	
	

	
	
	
	0.02
	
	

	
	厂界下风向2#
	2024.06.15
	0.08
	
	

	
	
	
	0.09
	
	

	
	
	
	0.07
	
	

	
	厂界下风向3#
	2024.06.15
	0.04
	
	

	
	
	
	0.05
	
	

	
	
	
	0.06
	
	

	
	厂界下风向4#
	2024.06.15
	0.08
	
	

	
	
	
	0.07
	
	

	
	
	
	0.09
	
	

	硫化氢
	厂界上风向1#
	2024.06.15
	0.002
	0.06
	达标

	
	
	
	0.001
	
	

	
	
	
	0.003
	
	

	
	厂界下风向2#
	2024.06.15
	0.005
	
	

	
	
	
	0.007
	
	

	
	
	
	0.006
	
	

	
	厂界下风向3#
	2024.06.15
	0.006
	
	

	
	
	
	0.008
	
	

	
	
	
	0.007
	
	

	
	厂界下风向4#
	2024.06.15
	0.004
	
	

	
	
	
	0.005
	
	

	
	
	
	0.004
	
	

	臭气浓度
	厂界上风向1#
	2024.06.15
	＜10
	20
	达标

	
	
	
	＜10
	
	

	
	
	
	＜10
	
	

	
	厂界下风向2#
	2024.06.15
	＜10
	
	

	
	
	
	＜10
	
	

	
	
	
	＜10
	
	

	
	厂界下风向3#
	2024.06.15
	＜10
	
	

	
	
	
	＜10
	
	

	
	
	
	＜10
	
	

	
	厂界下风向4#
	2024.06.15
	＜10
	
	

	
	
	
	＜10
	
	

	
	
	
	＜10
	
	


根据检测结果，2023年～2025年现有项目厂界无组织非甲烷总烃排放浓度达到了《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；氨、硫化氢、臭气排放浓度达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准。（即非甲烷总烃≤4.0mg/m3、氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3、臭气浓度≤20mg/m3）；2023年厂界内非甲烷总烃排放浓度达到了《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）附录C标准限值。[即非甲烷总烃≤30mg/m3（监控点处任意一次浓度值）]。
（3）噪声
1）噪声产生及治理情况
项目噪声源主要来自生产车间、污水处理站。车间噪声主要有粉碎机、干燥器、风机等，项目噪声经机械设备采取加装减振垫、厂房隔音等措施后排放。
2）噪声排放达标性评述
①验收检测
根据《年产130吨中药材提取建设项目（一阶段）竣工环保验收监测报告》，2023年5月6日至5月7日云南长源检测技术有限公司对项目区厂界四周进行了噪声监测，监测点位为：厂界四周4个点。根据监测结果可知，企业生产状态下，项目厂界噪声监测点位昼间测值范围为50.4-55.8dB（A），夜间测值范围为40.6-47.0dB（A），监测点位昼间、夜间噪声值达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值（即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））的要求。
②自行检测
本次环评收集了现有项目近三年自行监测报告，2023年5月6日至5月7日云南长源检测技术有限公司对现有项目厂界四周进行检测；2024年8月20日云南环绿环境检测技术有限公司对现有项目厂界四周进行检测；2025年6月15日云南环绿环境检测技术有限公司对现有项目厂界四周进行检测对现有项目厂界四周进行检测。具体检测数据如下：
表2.3.8.3-1  现有项目2023年厂界噪声检测结果
	检测日期
	检测点位
	时间
	噪声值Leq
	标准值
	达标情况

	2023.05.06
	N1东侧厂界外1m
	昼间（16:50）
	50.4
	昼间：65dB（A）
夜间：55dB（A）
	达标

	
	
	夜间（22:55）
	40.6
	
	达标

	
	N2南侧厂界外1m
	昼间（16:04）
	54.2
	
	达标

	
	
	夜间（22:04）
	43.9
	
	达标

	
	N3西侧厂界外1m
	昼间（16:18）
	52.4
	
	达标

	
	
	夜间（22:20）
	42.0
	
	达标

	
	N4北侧厂界外1m
	昼间（16:34）
	55.6
	
	达标

	
	
	夜间（22:40）
	45.8
	
	达标

	2023.05.07
	N1东侧厂界外1m
	昼间（13:52）
	51.1
	
	达标

	
	
	夜间（22:47）
	40.9
	
	达标

	
	N2南侧厂界外1m
	昼间（13:02）
	53.3
	
	达标

	
	
	夜间（22:01）
	41.6
	
	达标

	
	N3西侧厂界外1m
	昼间（13:16）
	52.2
	
	达标

	
	
	夜间（22:17）
	41.9
	
	达标

	
	N4北侧厂界外1m
	昼间（13:33）
	55.8
	
	达标

	
	
	夜间（22:32）
	47.0
	
	达标


表2.3.8.3-2  现有项目2024年厂界噪声检测结果
	检测日期
	检测点位
	时间
	噪声值Leq
	标准值
	达标情况

	2024.08.20
	1东侧厂界外1m
	昼间
	54
	昼间：65dB（A）
夜间：55dB（A）
	达标

	
	
	夜间
	41
	
	达标

	
	2南侧厂界外1m
	昼间
	56
	
	达标

	
	
	夜间
	40
	
	达标

	
	3西侧厂界外1m
	昼间
	55
	
	达标

	
	
	夜间
	41
	
	达标

	
	4北侧厂界外1m
	昼间
	56
	
	达标

	
	
	夜间
	40
	
	达标


表2.3.8.3-3  现有项目2025年厂界噪声检测结果
	检测日期
	检测点位
	时间
	噪声值Leq
	标准值
	达标情况

	2025.06.15
	1东侧厂界外1m
	昼间
	59
	昼间：65dB（A）
夜间：55dB（A）
	达标

	
	
	夜间
	46
	
	达标

	
	2南侧厂界外1m
	昼间
	54
	
	达标

	
	
	夜间
	45
	
	达标

	
	3西侧厂界外1m
	昼间
	58
	
	达标

	
	
	夜间
	44
	
	达标

	
	4北侧厂界外1m
	昼间
	52
	
	达标

	
	
	夜间
	44
	
	达标


根据检测结果，企业生产状态下，2023年～2025年现有项目厂界四周监测点位昼间、夜间噪声值达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值（即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））的要求。
（4）固体废弃物
项目生产固废主要为生活垃圾、药渣、废包装材料、收尘灰、废大孔树脂、废活性炭、废机油和废油桶、废试剂、废试剂瓶。根据《年产130吨中药材提取建设项目（一阶段）竣工环保验收监测报告》，项目生活垃圾集中分类收集后委托园区环卫部门统一清运处置；污泥定期委托环卫部门清掏消毒后并入生活垃圾处置；药渣、收尘灰定期收集后作为肥料外售易门谊东苗木有限公司单位处置；废包装材料收集后定期出售废品站处理；废大孔树脂（一般固废）由厂家回收利用；危险废物废活性炭（危险固废）、废机油和废油桶、废试剂、废试剂瓶按危险废物贮存要求分区分类暂存在危险废物暂存间，废机油和废油桶委托云南绿力环保科技有限公司，废活性炭（危险固废）、废试剂、废试剂瓶曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司单位处置。
[bookmark: _Toc19104][bookmark: _Toc62289936][bookmark: _Toc5186]2.3.9现有项目污染物排放统计
根据现有工程生产设施运营时间、污染治理措施及排放情况核算，现有项目污染物排放情况见下表。
表2.3.9-1 项目现状污染物排放情况
	主要项目
	污染物
	产生量
	排放量
	备注

	废气
	有组织
	有机废气
	0.0089t/a
	0.0062t/a
	通过管道收集后经过活性炭装置后，经过一根15m高的排气筒排放（排口编号DA001）

	
	无组织
	颗粒物
	0.2t/a
	0.2t/a
	粉碎装置为密闭，产生量较小，通过车间阻隔后无组织排放

	
	
	有机废气
	0.468t/a
	0.468t/a
	——

	废水
	生产及生活废水
	829.4t/a
	829.4t/a
	经污水处理站处理达《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2标准限值要求后排入市政污水管网，进入易门县污水处理厂

	固体废弃物
	药渣
	225t/a
	0
	收集于药渣堆棚，作为肥料定期外售易门谊东苗木有限公司单位处置

	
	废大孔树脂
	2t/a
	0
	更换后由厂家回收利用

	
	废包装材料
	0.5t/a
	0
	定期收集后外售废品站

	
	污水处理站污泥
	0.2t/a
	0
	定期委托环卫部门清运处置

	
	危险废物
	溶剂回收残渣
	0.4t/a
	0
	暂存在危险废物暂存间，委托曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司单位处置

	
	
	色素及杂质
	0.02t/a
	0
	

	
	
	层析柱渣
	0.02t/a
	0
	

	
	
	废PP过滤器滤芯
	0.01t/a
	0
	

	
	
	废活性炭
	3.3t/a
	0
	

	
	
	化学原料包装袋及桶
	0.1t/a
	0
	

	
	
	清洗废液
	0.1t/a
	0
	

	
	
	废机油
	0.05t/a
	0
	

	
	生活垃圾
	2.28t/a
	0
	收集后委托环卫部门处置

	噪声
	机械噪声
	——
	——
	机械噪声设备均置于室内，消声减震，达标排放


[bookmark: _Toc299][bookmark: _Toc5345][bookmark: _Toc62289937]2.4现有项目存在的环境问题
通过现场踏勘和详细分析，现有项目现状存在相关的环境问题为：厂区现状未建设厂区初期雨水收集池。
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[bookmark: _Toc16204]3建设项目工程概况
[bookmark: _Toc21990]3.1建项目工程概况
[bookmark: _Toc16501]3.1.1建设项目基本情况
（1）项目名称：年产400吨中药材提取扩建项目
（2）建设单位：易门科沃药业有限公司
（3）建设性质：扩建
（4）建设地点：云南易门产业园区曾所片区，项目区中心坐标为东经102°12′29.273″，北纬24°39′58.251″
（5）建设规模与内容：本项目扩建新增氢氧化铁蔗糖铁复合物生产线一条、6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮生产线一条、羟氯喹侧链生产线一条、配制产品（间氯过氧苯甲酸、氯化氢乙醇、复合碳源、氯化氢二氧六环、3%消毒双氧水）及相应黄精保健食品、穿心莲内酯、黄精提取物，项目建成后年产400吨中药提取物。
（6）项目投资：项目总投资919.46万元
（7）劳动定员：项目工作人员15人，本次扩建按现有的劳动定员进行调配，不新增员工。
（8）工作制度：全年生产日为304天，生产车间生产时间随产品的不同而变化。
[bookmark: _Toc26078]3.1.2建项目建设内容
3.1.2.1项目工程建设进度安排
根据易门科沃药业有限公司《年产400吨中药材提取扩建项目可行性研究报告》，本项目建设进度安排如下：
（1）2025年8月，可行性研究；
（2）2025年9月至2026年5月，初步设计；
（3）2026年6月～7月，施工图设计；
[bookmark: _Hlk79086596]（4）2026年9月至2027年6月，工程施工；
（5）2027年7月，工程交验，投入试生产。
3.1.2.2项目主要建设内容
企业租赁云南易门产业园区曾所工业园标准厂房4号厂房的部分(临近标准厂房配电室一侧，共五跨)分为生产车间，占地面积1628.52m2。本次扩建项目在生产车间南侧地块进行建设，占地面积3371.48m2，该地块分为2个区，西北地块属于工业园区所有，占地面积1579.48m2，通过企业租赁使用，主要建设储罐区和危险废物贮存间。东南地块属于企业合法购置，占地面积1792m2，主要建设堆渣棚、原料仓库和研发中心，工程具体项目组成见下表。
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表3.1-1  项目组成情况及依托关系一览表
	工程类别
	工程名称
	现有项目主要建设内容
	建设完成后建设内容
	主要变化内容

	主体工程
	生产车间
	1F，钢架结构，占地面积1150m2，H=10m，在厂房内布设穿心莲内酯、黄精提取物生产线1条，自东向西依次布设生产设备及乙醇回收装置。
	依托该车间建设，车间内容不发生较大变化，主要为新增和更换部分设备，由于新增氢氧化铁蔗糖铁复合物生产线一条、6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮生产线一条、羟氯喹侧链生产线一条、配制产品（间氯过氧苯甲酸、氯化氢乙醇、复合碳源、氯化氢二氧六环、3%消毒双氧水）及相应黄精保健食品生产线，这些新增的生产线和穿心莲内酯、黄精提取物生产线不会同时生产，故生产设备很多是相同的，生产设备均以穿心莲内酯的生产设备为基础，进行产品线扩充。
	主要为新增和更换部分设备，并对现有车间内的防渗层进行修复和更新。

	辅助工程
	化验室
	位于生产车间内，占地面积60m2，用于原料和产品的检测、提取工艺改进及提取物衍生研究。
	拆除
	将化验室搬迁至新建的研发楼内

	
	配电房
	1F，钢架结构，占地面积6m2，布置配电设施。位于生产车间南侧
	依托
	不发生变动

	
	办公室
	1F，钢架结构，占地面积200m2，位于厂区西南角，办公使用。
	拆除
	将办公室搬迁至新建的研发楼内

	
	研发楼
	无
	6F，砖混结构，占地面积182.04m2，建筑面积1100.04m2，H=22.5m。内部设置研发室，现有项目化验室和办公室也搬迁至此
	新建

	储运工程
	成品储存区（B区）
	生产车间内，占地面积180m2，用于产品的储存。
	依托
	不发生变动

	
	原料储存区（C区）
	生产车间内，占地面积320m2，厂房内设置固体物料穿心莲粉末、黄精粉末及产品包装材料存放区。
	依托
	不发生变动

	
	地埋储罐区
	占地面积200m2，设置于厂房南侧的空地，设有3个储罐，用于储存液体物料乙醇、乙酸乙酯和硫酸。1个5m3乙醇储罐，1个5m3乙酸乙酯储罐，1个3m3硫酸储罐（纯度98%）。
	拆除
	将存储的物料移至存储罐区和原料仓库

	
	原料仓库
	无
	新建原料仓库1栋，占地面积48.64m2，建筑面积97.28m2，2F，主要存储大部分原料，硫酸、甲醇、氯化氢、白酒1吨桶各1个，共计1吨桶4个；乙酸乙酯、甲苯5吨桶各1个，共计5吨桶2个
	新建

	
	存储罐区
	无
	新建存储罐区，占地面积286.44m2，共设置4个50m3存储罐，分别存储液碱、双氧水、乙醇和二氧六环
	新建

	公用工程
	供电
	由市政供电网接入项目配电箱
	不发生变动
	维持现状，不发生变动

	
	蒸汽外购
	外购于云南易发食品有限公司
	外购于合续新能源(易门)有限公司‌运维的易门县小型生活垃圾焚烧处理厂建设项目生产的蒸汽
	增加，变更外购企业

	
	供水
	本项目生产用水来自市政自来水管网供给
	不发生变动
	维持现状，不发生变动

	
	排水
	项目采用雨污分流制排水方式。雨水经雨水管道收集后排至园区道路雨水管网。项目生产废水和洗手废水进入自建污水处理站处理达标后通过自建管道接入东侧路边市政污水管网，最终进入易门县污水处理厂处理。
	雨水管道和污水管道局部发生变动，其余不发生变动
	新增建筑配套雨水、污水管网

	环保工程
	废气
	有机废气
	项目在生产和溶剂经冷凝回收过程中会产生有机不凝气（乙醇、乙酸乙酯气体）经过活性炭吸附装置处理后由1根15m高的排气筒排放（排口编号：DA001）。
	①压滤机集气罩1套，收集效率≥80%；
②三级吸收分流塔+二级除水，吸收剂为自来水；（TA001）；
③三级吸收分流塔，吸收剂为高沸点芳烃溶剂油150号；（TA002）；
③三级吸收分流塔，吸收剂为二乙二醇；（TA003）；
④活性炭吸附浓缩催化燃烧系统（TA004）
⑤一级水喷喷淋系统（TA005）；
⑥处理风量≥15000m3/h，处理效率≥91.22%；
⑦排气筒H=15m（DA001）。
	更换，新增设备

	
	
	颗粒物
	无组织逸散
	①配套袋式除尘器1套（TA006）；
②处理风量≥5000m3/h，处理效率≥99%；
	

	
	废水
	中和池
	建设一个1m3的中和池，用于试验废水预处理，中和后直接排入自建污水处理系统处理。
	拆除
	化验室废水直接进入污水处理站处理

	
	
	污水处理站
	自建一套20m3/d的污水处理系统，用于处理生产废水，处理达标后通过自建一段管道接入市政污水管网，进入易门县污水处理厂处理。污水处理工艺：格栅+综合调节池+电催化氧化+溶气气浮设备+斜管沉淀1#+中间池+厌氧+缺氧+接触氧化池+斜管沉淀2#+多介质过滤+活性炭过滤+消毒。
	①更新现有污水处理站；
②污水处理站采用“pH调节+混凝絮凝沉淀+芬顿高级氧化+厌氧-好氧生化+斜管沉淀”组合处理工艺，其处理单元规模为20m3/d；
③配套的污水管道。
④污水排放口设置流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷自动监测设备。
⑤配套沼气燃烧放空装置，沼气完全焚烧处置。
⑥研发楼配套化粪池一座，容积5m3。
	变更

	
	
	初期雨水
	未设置初期雨水收集池
	初期雨水池总容积90m3，雨水管道500m；
	新增

	
	噪声
	设备安装减震垫，设备布置在建筑物内，合理布置设备、厂房隔声、绿化降噪
	新增或变更的设备同步安装减震垫
	更换，新增设备

	
	地下水
	现有项目危险废物贮存间、地埋储罐设置为重点防渗区，采取了重点防渗，污水处理站和事故水池设置为一般防渗区；办公区域、厂区道路设置为简单防渗区
	生产车间、污水处理站各设施（包括综合调节池、沉淀池、芬顿池、厌氧池、好氧曝气池、斜管沉淀池）、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池、初期雨水沉淀池、集污管道为重点防渗区；渣料堆棚、化粪池、研发楼为一般防渗区；门卫室、厂区道路为简单防渗区
	变更

	
	
	地下水监测井：无
	厂区西侧工业园区内道路绿化带内设置1个对照监测井（上游GZDW1）、项目厂区1个污染监测井（建设项目场地原料仓库GZDW2）、厂区南侧工业园区内规划道路绿化带内设置一个污染监测井（下游GZDW3），共计3个地下水监控点
	新增

	
	环境风险
	事故水池
	建设1个75m3的事故水池，用于事故情况下存储废水。
	拆除现有，新增事故应急池220m3
	变更

	
	
	围堰等
	项目地埋储罐区设置有围堰及事故槽。
	储罐区设置整体主围堰，内部分为3个独立防渗分区；围堰高度≥0.5m，单分区有效容积≥50m3；原料仓库设置整体主围堰，内部分为2个独立防渗分区；围堰高度≥0.3m，单分区有效容积≥1.0m3。
储罐区域设置整体闭合式防渗主围堰，内部设置隔堤分为三个独立防渗分区，将强氧化性双氧水单独划为一个分区、强腐蚀性液碱单独划为一个分区，理化性质相容的乙醇、二氧六环易燃溶剂合并为一个分区，实现禁忌物料物理隔离、规避物料混触反应风险；围堰高度不低于0.3m，单分区有效容积可完全容纳区内最大50m3单罐物料泄漏量，围堰区域整体采用重点防渗、分区专项防腐施工，防渗层渗透系数≤1×10⁻¹⁰cm/s，地面设置坡度并坡向集液坑，围堰区内无直通室外排水，泄漏废液、清洗废水、初期雨水统一收集送入厂区应急及污水处理系统，施工完成后经闭水试验及防渗检测合格后方可投用，满足储罐区防火、防渗、防泄漏及环境风险防控规范要求。
项目原料仓库液态危化品储存区域设置整体闭合式防渗主围堰，内部设置隔堤分为两个独立防渗分区，将乙酸乙酯、甲醇、甲苯等易燃有机溶剂划为一个分区，硫酸、盐酸等腐蚀性酸碱划为独立分区，实现禁忌物料物理隔离，纯水及袋装粉状原料布置于围堰外无防渗要求区域；围堰高度不低于0.3m，单分区有效容积可完全容纳区内最大单桶物料泄漏量，围堰区域整体采用重点防渗、分区专项防腐施工，防渗层渗透系数≤1×10⁻¹⁰cm/s，地面设置坡度并坡向集液坑，围堰区内无直通室外排水，泄漏废液、清洗废水统一收集送入厂区应急及污水处理系统，施工完成后经闭水试验及防渗检测合格后方可投用，满足危化品仓库防火、防渗、防泄漏及环境风险防控规范要求。
	变更

	
	
	分区防渗
	根据《易门产业园区曾所工业园区标准厂房工程竣工验收监理质量评估报告》，项目生产车间地表满足一般防渗区要求；根据企业建设施工设计资料和施工记录，项目危险废物贮存间、地埋储罐设置为重点防渗区，采取了重点防渗，污水处理站和事故水池设置为一般防渗区；办公区域、厂区道路设置为简单防渗区。
	项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设。其中生产车间、污水处理站各设施（包括综合调节池、沉淀池、芬顿池、厌氧池、好氧曝气池、斜管沉淀池）、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池、初期雨水沉淀池、集污管道为重点防渗区；渣料堆棚、化粪池、研发楼为一般防渗区；门卫室、厂区道路为简单防渗区
	新增建筑及设施同步设置

	
	固废
	一般固体废弃物
	厂房内设置药渣存放区，外售种植企业用于堆存药渣和滤渣。
	拆除现有，新增堆渣棚位于厂区南侧，占地面积168m2，统一收集后外售给种植单位作为堆肥原料
	暂存场地更新，处置方式不变

	
	
	危险废物
	建设一间15m2的危险废物贮存间，用于暂存本项目产生的危险废物。
	不发生变动
	维持现状，不发生变动

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾收集桶等
	新增建筑内配套设施
	增设

	
	
	污水处理站污泥
	统一收集后委托种植单位用于堆肥处理
	经行固废属性鉴定，完整编制具备法律效力的《固体废物危险特性鉴别报告》，若属危险废物则按照危险废物的处置要求进行处置，若属一般固体废弃物则定期清掏，脱水后（含水率＜60%），提供给种植单位堆肥
	变更



[bookmark: _Toc13780]3.2项目产品方案
1、项目主要产品
本项目产品方案见下表所示。
表3.2-1 项目主要产品一览表
	序号
	名称
	规格
	年生产量
	单位

	1 
	穿心莲内酯
	25kg/袋，粉末态
	50
	吨

	2 
	黄精提取物
	
	110
	吨

	3 
	氢氧化铁蔗糖铁复合物
	
	25
	吨

	4 
	6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮
	
	10
	吨

	5 
	羟氯喹侧链
	
	5
	吨

	6 
	配置产品
	氯化氢乙醇
	25kg/桶，液态
	20
	吨

	7 
	
	复合碳源
	50kg/桶，液态
	110
	吨

	8 
	
	氯化氢二氧六环
	25kg/桶，液态
	10
	吨

	9 
	
	间氯过氧苯甲酸
	25kg/袋，粉末态
	40
	吨

	10 
	
	3%消毒双氧水
	25kg/桶，液态
	10
	吨

	11 
	黄精保健食品
	黄精配制酒
	500ml/瓶，液态
	3
	吨

	12 
	
	黄精罐头
	260g/罐，固态
	2
	吨

	13 
	
	黄精功能饮料
	150ml/瓶，液态
	5
	吨


表3.2-2 项目主要产品性质一览表
	序号
	名称
	理化性质及用途

	1
	穿心莲内酯
	穿心莲内酯为白色针状结晶或粉末，无臭、味苦，水中溶解度极低，易溶于乙醇、甲醇等有机溶剂，熔点224-227℃，遇光、热易分解，分子含羟基与内酯环，可与碱发生开环反应，能与香草醛-硫酸等显色剂反应呈紫红色；其应用广泛，在医药领域作为核心活性成分用于制备穿心莲片、穿心莲内酯滴丸等口服制剂及高纯度（≥98%）注射剂，可治疗感冒发热、咽喉肿痛等，在保健品领域用于生产免疫调节、清热降火类产品（每日推荐摄入量不超过200mg），在化妆品领域则作为抗炎成分添加到敏感肌舒缓类护肤品中（含量0.1%-1%）。

	2
	黄精提取物
	黄精提取物通常为棕黄色至棕褐色粉末，气微香、味微甜，易溶于水和稀乙醇，难溶于石油醚、氯仿等非极性溶剂，稳定性较差，遇强光、高温易发生成分降解，其主要活性成分为黄精多糖、甾体皂苷及黄酮类化合物，其中黄精多糖可与蒽酮-硫酸试剂反应呈蓝绿色，甾体皂苷能与香草醛-高氯酸试剂显色；其应用领域广泛，医药领域作为原料用于制备黄精颗粒、复方黄精片等中药制剂，可辅助调理脾胃虚弱、精血不足等问题，保健品领域常用于开发抗疲劳、免疫调节类产品（每日推荐摄入量一般为100-300mg），食品领域可作为功能性成分添加到谷物早餐、养生饮品中，化妆品领域则因多糖的保湿性和皂苷的抗氧化性，用于保湿面霜、抗衰精华等产品（添加量通常为0.5%-3%）

	3
	氢氧化铁蔗糖铁复合物
	氢氧化铁蔗糖铁复合物通常为深棕色至黑色的胶体溶液，无明显异味，在水中可稳定分散形成均一体系，不溶于乙醇、乙醚等非极性溶剂，pH值一般维持在5.0-7.0，其核心为氢氧化铁微晶，外层包裹蔗糖分子形成胶体结构，具有良好的胶体稳定性，不易发生沉淀或聚集，且对光和温度较敏感，需避光、阴凉处储存；其应用集中在医药领域，主要作为静脉用铁补充剂，用于治疗口服铁剂不耐受、吸收不良或临床需求较高的缺铁性贫血，如慢性肾病透析患者、术后失血过多患者及妊娠期缺铁性贫血患者，也可用于兽医领域，针对犬、猫等宠物的缺铁性贫血进行补铁治疗，给药时需严格控制浓度与滴注速度以降低过敏、静脉刺激等风险。

	4
	6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮
	6-羟基-3,4-二氢-喹啉酮通常为白色至类白色结晶性粉末，无明显异味，易溶于甲醇、乙醇、二甲基亚砜等极性有机溶剂，微溶于水，难溶于石油醚、正己烷等非极性溶剂，熔点一般在210-215℃，稳定性受光和温度影响较大，遇强光、高温易发生氧化或降解，需避光密封储存，其分子结构含酚羟基（-OH）和酰胺键（-CONH-），酚羟基可与三氯化铁试剂反应呈紫色，酰胺键在强酸或强碱条件下可发生水解反应；其应用集中在有机合成与医药领域，作为关键中间体用于合成抗抑郁药、抗菌药、抗肿瘤药等多种药物（如部分喹啉酮类抗菌化合物、中枢神经调节药物），也可用于材料领域制备功能性荧光材料、高分子聚合物，还可作为配体与金属离子络合合成催化剂，用于催化有机化学反应（如酯交换、氧化反应）

	5
	羟氯喹侧链
	羟氯喹侧链化学本质为N,N-二乙基-1,4-戊二胺（或对应结构片段），通常呈无色至淡黄色粉末，有微弱胺类刺激性气味，易溶于水、乙醇、甲醇等极性溶剂，难溶于石油醚、苯等非极性溶剂，沸点约180-190℃（常压），稳定性一般，遇强光、高温或强氧化剂易发生氧化变质，分子中含两个氨基（伯氨基和仲氨基），具有碱性，可与酸反应生成盐（如盐酸盐、硫酸盐），也能与酰氯、醛类等发生取代或缩合反应；其应用集中在医药合成领域，作为关键中间体用于羟氯喹原料药的制备，通过与4-氨基喹啉母核进行缩合反应形成完整的羟氯喹分子，进而生产羟氯喹片、羟氯喹胶囊等制剂，也可用于合成结构相似的喹啉类抗疟药或免疫调节类药物，为这类药物的活性结构提供必要的脂肪胺链，以保证药物的溶解性和生物利用度

	6
	配制产品
	氯化氢乙醇
	氯化氢乙醇即氯化氢气体溶于乙醇形成的溶液，通常为无色或淡黄色透明液体，有刺激性气味，易挥发且挥发的氯化氢气体遇水会形成白雾，能与乙醇、水等极性溶剂互溶，化学性质上呈强酸性，可与碱、活泼金属发生反应，且因乙醇为溶剂能提供非水酸性环境，稳定性受温度影响较大，高温下挥发性增强，需密封阴凉储存；其主要应用于有机合成领域，作为催化剂或氯化剂用于酯化反应、环化反应等，助力制备酯类化合物、氯代烃等，在医药领域可用于部分药物中间体的合成，为反应提供所需的非水酸性条件，还偶见于分析化学中，作为非水滴定实验的辅助溶液，辅助完成酸性滴定相关操作

	7
	
	复合碳源
	复合碳源多为淡黄色至深褐色液体，液体状产品有轻微发酵味或甜味，部分含缓释成分的产品溶解速度较慢，可形成均一溶液，其碳含量（以COD计）通常为10000-50000mg/L，B/C比（可生化性）较高，一般≥0.4，稳定性较好，常温密封储存保质期6-12个月，遇高温、强光或微生物污染易发生腐败变质；其主要应用于污水处理领域，作为反硝化脱氮的碳源补充剂，用于解决市政污水、工业废水（如化工、印染废水）中碳源不足导致的脱氮效率低问题，也可用于生物发酵领域，作为微生物（如酵母菌、乳酸菌）培养的碳源基质，还可用于土壤修复领域，通过为土壤微生物提供碳源，激活微生物活性，促进土壤中有机污染物的降解

	8
	
	氯化氢二氧六环
	氯化氢二氧六环是氯化氢气体溶于二氧六环形成的溶液，通常为无色透明液体，带有氯化氢的刺激性气味，易与乙醇、乙醚等多数有机溶剂混溶，难溶于石油醚等非极性溶剂，稳定性受温度和储存条件影响，遇热易挥发氯化氢气体，且因二氧六环特性，长期储存需警惕过氧化物生成，其呈强酸性，可与碱、活泼金属及胺类化合物反应，能在非水体系中提供质子，避免水对反应的干扰；其主要应用于有机合成领域，作为质子酸催化剂用于环化反应、酯化反应及氯化反应，助力合成医药中间体（如胺类盐酸盐、杂环化合物），也可作为氯化剂用于特定官能团的氯化修饰，还偶见于非水滴定实验中，作为酸性滴定介质，适配对水敏感的样品检测

	9
	
	间氯过氧苯甲酸
	（简称m-CPBA）是有机合成中常用的强氧化剂，外观为白色结晶粉末，略带刺激性气味，易溶于二氯甲烷、二氧六环、氯仿等有机溶剂。它氧化性温和且选择性高，核心用于烯烃环氧化反应，还可氧化硫醚为亚砜、胺为氧化胺，副产物易分离，广泛应用于药物、精细化学品合成。其稳定性较好，但需密封阴凉干燥储存，避免与还原剂、金属粉末接触，操作时需佩戴防护装备，防止刺激皮肤和呼吸道，是实验室与工业生产中高效可靠的氧化试剂。在药品合成中应用广泛，通过烯烃环氧化、硫醚氧化等反应，参与抗生素、抗炎药、质子泵抑制剂等多类药物的骨架修饰与活性结构构建，优化药效、稳定性及生物利用度。

	10
	
	3%消毒双氧水
	主要成分为过氧化氢，是日常及医用中常用的消毒剂，用途集中在皮肤黏膜消毒、物品表面消毒、医疗操作辅助及小范围环境清洁

	11
	黄精保健食品
	黄精配制酒
	主要利用外购白酒和黄精进行炮制，调配

	12
	
	黄精罐头
	利用黄精、冰糖和水加工而成

	13
	
	黄精功能饮料
	利用黄精提取液、枸杞提取液等加水调配而成


[bookmark: _Toc30482]2、复合碳源
项目复合碳源生产原料主要为项目生产过程当中定期回收的乙醇和甲醇，年生产的规模为110吨，回收的乙醇主要来自穿心莲内酯生产，回收的甲醇主要来自喹啉酮生产。项目生产的复合碳源其产品标准符合《废（污）水处理用复合碳源》（HG/T5960-2021）表1的要求，具体指标如下表。

表3.2-3 《废（污）水处理用复合碳源》（HG/T5960-2021）中指标要求
	项目
	指标

	化学需氧量（CODCr）/（mg/L）
	≥2.5×105

	BOD5/CODCr
	≥0.55

	pH值
	4.0～9.0

	密度（20℃）/（g/cm3）
	1.00～1.26

	水不溶物的质量分数/%
	≤0.2

	凝点/℃
	供需双方协商

	总磷（以P计）的质量分数/%
	≤0.005

	总氮（以N计）的质量分数/%
	≤0.025

	氯化物（Cl）的质量分数/%
	≤0.025

	硫酸盐（SO4）的质量分数/%
	≤0.025

	汞（Hg）的质量分数/%
	≤0.00002

	镉（Cd）的质量分数/%
	≤0.0002

	铬（Cr）的质量分数/%
	≤0.0005

	砷（As）的质量分数/%
	≤0.0005

	铅（Pb）的质量分数/%
	≤0.0005


3.3主要生产设备及辅助设备
[bookmark: _Hlk532501004]本项目主要设备清单见下表。
[bookmark: _Ref464119963]表3.3-1项目生产设备一览表
	序号
	设备
	数量
	型号
	用途
	备注

	1 
	提取罐
	1
	10000L
	药液提取、稀释等
	利旧

	2 
	提取罐
	1
	2000L
	
	利旧

	3 
	提取罐
	2
	1000L
	
	新增

	4 
	中转罐
	50
	100L
	药剂、药液中转
	利旧

	5 
	pp过滤器
	5
	3m3/h
	水净化
	新增2台

	6 
	7.5KW真空水泵
	2
	280型
	药液转移
	现有

	7 
	空气压缩机
	2
	4kW
	冷却系统
	新增1台

	8 
	板框压滤机
	1
	45m2
	药渣压榨
	现有

	9 
	层析柱装置
	2
	2000型
	穿心莲内酯层析
	新增1台

	10 
	双锥干燥器
	2
	1000型
	干燥
	新增1台

	11 
	耙式干燥器
	2
	2000型
	干燥
	新增1台

	12 
	粉碎机
	2
	180型
	药品破碎
	新增1台

	13 
	离心机
	1
	——
	固液分离
	现有

	14 
	冰柜
	22
	BD/BC-718DKEMB
	降温结晶
	新增10台

	15 
	冰柜
	18
	BD/BC-768DKEMA
	降温结晶
	新增10台

	16 
	制冰机
	3
	2t/d
	制冰用于冷却
	新增

	17 
	溶剂回收装置
	1
	2t/h
	溶剂回收
	现有

	18 
	工业废水高效过滤机
	1
	
	符合碳源过滤
	新增

	19 
	压滤器
	4
	500L
	过滤
	新增

	20 
	存储罐
	1
	50m3
	液碱存储
	新增

	21 
	存储罐
	1
	50m3
	50%双氧水存储
	新增

	22 
	存储罐
	1
	50m3
	乙醇存储
	新增

	23 
	存储罐
	1
	50m3
	二氧六环存储
	新增

	24 
	电子天平
	2台
	1200型
	化验室
	现有

	25 
	超声溶解仪
	1台
	——
	
	现有

	26 
	水分检测仪
	1台
	——
	
	现有

	27 
	叉车
	1台
	2吨
	物料转运
	现有


[bookmark: _Toc2798][bookmark: _Hlk95836007]3.4项目原辅料及其能源消耗
1、项目生产原辅料消耗情况
本项目生产线主要原辅材料消耗情况见下表。
表3.4.1-1 项目生产线主要原、辅料用量
	序号
	名称
	规格
	年用量t/a
	单位
	整厂最大储存量
	用途
	包装规格

	穿心莲内酯

	1 
	穿心莲粉
	粉末状
	1334
	t/a
	300
	生产原料
	25kg/袋

	2 
	乙醇
	液态
	2139.6867
	t/a
	33.5
	提取溶剂
	50m3存储罐

	3 
	乙酸乙酯
	液态
	900
	t/a
	7.5
	提取溶剂
	780kg/桶

	4 
	净化水
	自制
	1568.4733
	t/a
	不存储
	提取溶剂等
	无

	5 
	硫酸
	98%
	4.59
	t/a
	1
	层析柱清洗
	250kg/桶

	6 
	液碱
	32%
	14
	t/a
	53.2
	层析柱清洗
	50m3存储罐

	7 
	活性炭
	颗粒状，1000碘值
	1.5
	t/a
	1.5
	脱色及除杂
	25kg/袋

	黄精提取物

	8 
	黄精粉
	粉末状
	550
	t/a
	300
	生产原料
	25kg/袋

	9 
	间氯过氧苯甲酸
	粉末状
	2.75
	t/a
	1
	助萃剂
	25kg/袋

	10 
	净化水
	自制
	183.7269
	t/a
	不存储
	提取溶剂
	无

	氢氧化铁蔗糖铁复合物

	11 
	蔗糖
	颗粒状
	22.125
	t/a
	22.125
	生产原料
	50kg/袋

	12 
	氢氧化铁
	粉末状
	2.875
	t/a
	2.875
	生产原料
	25kg/袋

	13 
	纯水
	外购
	11.0625
	t/a
	11.0625
	溶剂
	1吨/桶

	6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮

	14 
	6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮粗品
	粉末状
	10.5
	t/a
	10.5
	生产原料
	50kg/袋

	15 
	甲醇
	液态
	4.725
	t/a
	1
	除杂溶剂
	1吨/桶

	16 
	硼氢化钠
	粉末状
	0.105
	t/a
	0.105
	除杂
	25kg/袋

	17 
	净化水
	自制
	11.025
	t/a
	不存储
	溶剂
	无

	羟氯喹侧链

	18 
	5-（N-乙基-N-2-羟乙基胺）-2-戊胺粗品
	粉末状
	5.5
	t/a
	1
	生产原料
	50kg/袋

	19 
	甲苯
	液态
	118.25
	t/a
	5
	除杂溶剂
	180kg/桶

	氯化氢乙醇

	20 
	氯化氢
	38%液态
	3.5
	t/a
	1
	生产原料
	1吨/桶

	21 
	氯化氢
	100%气体
	0.01
	t/a
	0.01
	浓度调节
	10L钢瓶

	22 
	乙醇
	无水液态
	6.5
	t/a
	2
	生产原料
	2吨桶

	23 
	纯水
	外购
	10
	t/a
	5
	生产原料
	5吨/桶

	氯化氢二氧六环

	24 
	氯化氢
	38%液态
	1.75
	t/a
	1
	生产原料
	1吨/桶

	25 
	氯化氢
	100%气体
	0.01
	t/a
	0.01
	浓度调节
	10L钢瓶

	26 
	二氧六环
	无水液态
	3.25
	t/a
	1
	生产原料
	1吨/桶

	27 
	纯水
	外购
	5
	t/a
	5
	生产原料
	5吨/桶

	复合碳源

	28 
	回收甲醇
	液态
	1.17
	t/a
	1
	生产原料
	1吨/桶

	29 
	回收乙醇
	液态
	101.8464
	t/a
	33.5
	生产原料
	50m3存储罐

	30 
	回收乙酸乙酯
	液态
	7.5
	t/a
	7.5
	生产原料
	5吨/桶

	间氯过氧苯甲酸

	31 
	间氯过氧苯甲酸
	粉末
	20
	t/a
	5
	生产原料
	50kg/袋

	32 
	间氯苯甲酸
	粉末
	20.8
	t/a
	5
	防氧化，便于运输
	50kg/袋

	33 
	二氧六环
	液态
	200
	t/a
	44
	除杂溶剂
	50m3存储罐

	3%消毒双氧水

	34 
	双氧水（50%）
	液态
	0.6
	t/a
	47.6
	生产原料
	50m3存储罐

	35 
	净化水
	外购
	9.4
	t/a
	5
	生产原料
	5吨/桶

	黄精配制酒

	36 
	黄精
	新鲜，品相优
	0.5
	t/a
	0.5
	生产原料
	无

	37 
	白酒
	60%vol
	2.5
	t/a
	2.5
	生产原料
	1吨/桶

	黄精罐头

	38 
	黄精
	新鲜，品相优
	0.4
	t/a
	0.4
	生产原料
	无

	39 
	白砂糖
	颗粒状
	0.38
	t/a
	0.38
	生产原料
	50kg/袋

	40 
	净化水
	自制
	1.24
	t/a
	不存储
	生产原料
	无

	黄精功能饮料

	41 
	黄精提取物
	液态，外购
	2.58
	t/a
	2.58
	生产原料
	50kg/桶

	42 
	枸杞提取物
	液态，外购
	0.55
	t/a
	0.55
	生产原料
	50kg/桶

	43 
	西洋参提取物
	液态，外购
	0.26
	t/a
	0.26
	生产原料
	50kg/桶

	44 
	木糖醇
	粉状，外购
	0.15
	t/a
	0.15
	生产原料
	25kg/袋

	45 
	柠檬酸钠
	粉状，外购
	0.01
	t/a
	0.01
	生产原料
	5kg/袋

	46 
	净化水
	自制
	1.5
	t/a
	不存储
	生产原料
	无

	包装材料

	47 
	包装袋
	25kg袋
	9000
	个/a
	2000
	产品包装
	100个/捆

	48 
	包装桶
	25kg/桶
	3200
	个/a
	2000
	产品包装
	散装运输

	49 
	包装桶
	50kg/桶
	2200
	个/a
	1000
	产品包装
	散装运输

	50 
	玻璃酒瓶
	500ml瓶
	60000
	个/a
	600000
	产品包装
	箱装

	51 
	玻璃罐头瓶
	260g/瓶
	78000
	个/a
	700000
	产品包装
	箱装

	52 
	塑料瓶
	150ml/瓶
	340000
	个/a
	340000
	产品包装
	箱装

	53 
	包装材料
	瓦楞纸箱、塑料袋
	3万
	套
	3万套
	产品包装
	100套/捆

	污水处理及其它

	54 
	液碱
	32%
	20
	t/a
	53.2
	污水处理
	50m3存储罐

	55 
	双氧水（50%）
	液态
	16
	t/a
	47.6
	污水处理
	50m3存储罐

	56 
	碱式氯化铝（PAC）
	工业级
	5
	t/a
	2t
	污水处理
	50kg/袋

	57 
	聚丙烯酰胺（PAM）
	工业级
	5
	t/a
	2t
	污水处理
	50kg/袋

	58 
	活性炭
	1000碘值
	10
	t/a
	2t
	污水处理
	50kg/袋

	59 
	硫酸亚铁
	粉状
	22
	t/a
	5t
	污水处理
	50kg/袋

	废气处理

	60 
	高沸点芳烃溶剂油150号
	99.5%
	3
	t/a
	3
	乙酸乙酯、甲苯吸收剂
	100kg/桶

	61 
	二乙二醇（二甘醇）
	99.5%
	3
	t/a
	3
	二氧六环吸收剂
	100kg/桶

	62 
	自来水
	——
	10
	t/a
	——
	乙醇、甲醇废气处理
	无

	63 
	活性炭
	800碘值
	14
	t/a
	14
	废气吸附浓缩
	50kg/袋


[bookmark: _Ref464121467]表3.4.1-4 本项目主要原辅料的理化性质
	序号
	名称
	理化性质
	用途

	1 
	穿心莲
	穿心莲为唇形科一年生草本植物，茎四棱形、多分枝，叶对生、呈披针形或卵状披针形，花白色带有紫色斑纹。其药用部位为全草，性寒、味苦，归心、肺、大肠、膀胱经。穿心莲具有清热解毒、凉血消肿的功效，常用于治疗感冒发热、咽喉肿痛、口舌生疮、顿咳劳嗽、泄泻痢疾、热淋涩痛、痈肿疮疡等症。现代研究表明，其含穿心莲内酯、新穿心莲内酯等活性成分，具有抗炎、抗菌、抗病毒等作用。
	项目使用干燥的穿心莲粉，提取原料

	2 
	乙醇
	乙醇，化学式C2H5OH，俗称酒精，是一种无色透明、易挥发的易燃液体，有特殊香味，能与水以任意比互溶。其沸点78.4℃，熔点-114.3℃，密度约0.789g/cm3。乙醇化学性质活泼，可发生酯化、氧化、脱水等反应，燃烧生成CO2和H2O，火焰呈淡蓝色。工业上主要通过发酵法（淀粉原料）或乙烯水化法生产，广泛用作溶剂、燃料（如乙醇汽油）、消毒剂（75%浓度杀菌效果最佳），也用于医药合成、食品加工等领域。
	穿心莲内酯提取溶剂；氯化氢乙醇配比原料

	3 
	乙酸乙酯
	乙酸乙酯，化学式C4H8O2，是一种无色透明液体，具有清甜的果香气味，易挥发。其沸点77.1℃，熔点-83.6℃，密度约0.902g/cm3，能与乙醇、乙醚等有机溶剂互溶，微溶于水。化学性质上，乙酸乙酯易发生水解反应，生成乙酸和乙醇；也可发生醇解、氨解等反应。工业上主要通过乙酸与乙醇在浓硫酸催化下酯化制得，广泛用作涂料、油墨、粘合剂的溶剂，也用于香料工业调香，以及医药领域作为萃取剂和中间体。
	穿心莲内酯提取溶剂

	4 
	黄精
	黄精为百合科多年生草本植物，根茎横生，肉质肥厚呈结节状，茎直立，叶片轮生、呈条状披针形，花乳白色或淡黄色，浆果球形熟时黑色。其药用部位为干燥根茎，性平、味甘，归脾、肺、肾经。黄精具有补气养阴、健脾、润肺、益肾的功效，常用于治疗脾胃气虚、体倦乏力、胃阴不足、口干食少、肺虚燥咳、劳嗽咯血、精血不足、腰膝酸软、须发早白、内热消渴等症。现代研究表明，其含黄精多糖等成分，有增强免疫力、抗疲劳等作用。
	项目使用干燥的黄精粉，提取原料

	5 
	间氯过氧苯甲酸
	间氯过氧苯甲酸，化学式C7H5ClO3，是一种白色或淡黄色结晶性粉末，有轻微刺激性气味。其熔点约 92-94℃，不溶于水，易溶于氯仿、二氯甲烷、二氧六环、乙醚等有机溶剂。作为常用的有机过氧化物氧化剂，它化学性质活泼，在有机合成中应用广泛，可用于烯烃的环氧化反应、酮肟氧化成酰胺、硫醚氧化成亚砜或砜等。反应选择性高，条件相对温和，是合成药物、香料等精细化学品的重要试剂
	黄精提取物助催剂

	6 
	氢氧化铁
	氢氧化铁，化学式Fe(OH)3，是铁的常见氢氧化物，外观为红棕色无定形粉末或凝胶状沉淀。它不溶于水和乙醇，能溶于强酸生成相应铁盐，受热易分解，在200℃左右失去水分，生成红棕色的氧化铁（Fe2O3）。作为一种弱碱，氢氧化铁具有两性但碱性为主，可与强酸发生中和反应，如与盐酸反应生成氯化铁和水。其在实际中应用广泛，常用作净水剂，利用胶体特性吸附水中悬浮杂质；在颜料工业中，是制红棕色颜料（如铁红）的原料；也可作为医药上的抗酸药，中和胃酸，还用于催化剂载体等领域。
	氢氧化铁蔗糖铁复合物生产原料

	7 
	甲醇
	甲醇，化学式CH3OH，俗称木醇，是一种无色透明、易挥发的易燃液体，有轻微刺激性气味。其沸点64.7℃，熔点-97.8℃，密度约0.791g/cm³，能与水、乙醇、乙醚等以任意比互溶。化学性质活泼，可发生氧化、酯化、脱水等反应，燃烧生成CO2和H2O，火焰呈淡蓝色。工业上主要通过合成气（CO与H2）催化合成生产，广泛用作溶剂、燃料（如甲醇汽油），也是制备甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚等化工产品的重要原料，还应用于医药、农药领域。
	6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮除杂溶剂

	8 
	硼氢化钠
	硼氢化钠，化学式NaBH4，是一种白色结晶性粉末，易吸潮，密度约1.07g/cm³。它易溶于水、甲醇、乙醇，不溶于乙醚、苯等有机溶剂，水溶液呈碱性，遇酸会剧烈反应生成氢气。作为强还原性试剂，它在有机合成中应用广泛，可选择性还原醛、酮、酰氯等羰基化合物为相应醇，也能还原亚胺、酯类等；还用于贵金属回收、污水处理中还原重金属离子，以及燃料电池、化学镀等领域。
	6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮除杂抗氧化剂

	9 
	甲苯
	甲苯，化学式C7H8，是一种无色透明液体，具有特殊芳香气味，易挥发。其沸点110.6℃，熔点-95℃，密度约0.867g/cm³，不溶于水，能与乙醇、乙醚、苯等有机溶剂互溶。作为重要芳香烃化工原料，甲苯化学性质活泼，可发生硝化、磺化、卤代等取代反应，也能进行加成反应，燃烧时火焰带浓烟。工业上主要从石油裂解或煤焦油中提取，广泛用作涂料、油墨、橡胶的溶剂，也是合成苯甲醛、苯甲酸、甲苯二异氰酸酯（TDI）等化工产品的关键原料，还应用于医药、农药生产领域。
	羟氯喹侧链除杂溶剂

	10 
	氯化氢
	氯化氢，化学式HCl，是一种无色有强烈刺激性气味的气体，熔点-114.2℃，沸点-85℃，密度约1.63g/L（标准状况）。它极易溶于水，水溶液为盐酸（氢氯酸），且溶于乙醇、乙醚等有机溶剂，溶解时会释放大量热量。化学性质上，氯化氢是典型的酸性气体，能与碱、碱性氧化物发生中和反应，与活泼金属反应生成氢气，也可参与有机合成中的加成、取代反应。工业上主要通过氢气与氯气燃烧合成，广泛用于制造盐酸、PVC塑料、医药中间体，还用作金属清洗剂、电子工业蚀刻剂等。
	氯化氢乙醇配比原料；氯化氢二氧六环配比原料

	11 
	二氧六环
	二氧六环，化学式C4H8O2，是一种无色透明液体，有类似乙醚的刺激性气味，易挥发。其沸点101.3℃，熔点11.8℃，密度约1.033g/cm³，能与水、乙醇、乙醚等有机溶剂以任意比互溶。作为环状醚类化合物，它化学性质相对稳定，但长期储存易形成过氧化物，受热或震动可能引发爆炸。工业上常用作溶剂，广泛应用于医药合成（如抗生素生产）、农药制备、涂料及胶粘剂行业，也可作为萃取剂和反应介质。
	氯化氢二氧六环配比原料

	12 
	间氯苯甲酸
	间氯苯甲酸（分子式C7H5ClO2，分子量156.57）是一种白色至浅黄色结晶粉末，熔点153-157℃，沸点约281℃，密度1.4-1.5g/cm³。微溶于水（19.5℃时<0.1g/100mL），易溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂。作为精细有机合成中间体，主要用于合成药物（如氯雷他定、诺那他定、安非他酮）、农药和染料。可通过间氯甲苯氧化、间氯苯甲醛氧化或苯甲酸氯化等方法制备，在有机合成中能发生酯化、酰氯化、酰胺化等典型羧酸反应。
	间氯过氧苯甲酸的稳定剂，保证其利于存储和运输

	13 
	双氧水
	双氧水，即过氧化氢，化学式H2O2，是一种无色透明液体，有微弱刺激性气味。其沸点150.2℃，熔点-0.43℃，密度约1.44g/cm³（30%浓度），能与水以任意比互溶。化学性质不稳定，遇光、热、催化剂（如二氧化锰）易分解为氧气和水，同时释放热量，具有强氧化性，也可在特定条件下表现出还原性。工业上常用蒽醌法制备，不同浓度用途各异：3%医用级用于伤口消毒、环境消杀；高浓度（30%以上）可作漂白剂（造纸、纺织行业）、氧化剂（化学合成）及火箭推进剂等。
	3%消毒双氧水配制原料

	14 
	柠檬酸钠
	柠檬酸钠，化学式C6H5Na3O7・2H2O，通常为白色结晶性粉末或颗粒，无臭，味咸凉。它易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等有机溶剂，水溶液呈弱碱性。作为一种重要的有机酸盐，柠檬酸钠性质稳定、无毒，用途广泛。食品工业中，常用作酸味剂、防腐剂、螯合剂及稳定剂，应用于饮料、糕点、果酱等食品；在医药领域可作为抗凝血剂、利尿剂，也用于配制口服液体制剂；在化妆品行业用作pH调节剂和螯合剂；还在水处理中用作络合剂，去除金属离子。
	黄精功能饮料添加剂

	15 
	硫酸
	硫酸，化学式H2SO4，是一种无色油状腐蚀性液体，具有强烈吸水性，沸点338℃，密度约1.84g/cm3（98%浓度），能与水以任意比互溶，溶解时释放大量热。
它是典型的强酸，兼具脱水性、强氧化性和腐蚀性，能与多数金属、金属氧化物、碱类发生反应，还可使有机物碳化。工业上通过接触法或塔式法制备，是“三酸”之一，应用极广：用于制造化肥、炸药、染料、洗涤剂，也用于冶金酸洗、石油精炼、电镀、电池生产等领域。
	穿心莲内酯提取过程中大孔树脂再生

	16 
	氢氧化钠
	氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇、乙醚。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生成盐和水。
	穿心莲内酯提取过程中大孔树脂再生

	17 
	高沸点芳烃溶剂油150号
	为无色透明澄清液体，馏程178～210℃，闭杯闪点≥62℃，难溶于水，可与甲苯、乙酸乙酯、烷烃、各类树脂油脂混溶，不含氯、重金属与不饱和烯烃，理化及化学稳定性优良，芳烃溶解能力强、挥发速率平缓、低气味低毒；工业上主要用作高效芳烃吸收溶剂，广泛应用于涂料与油墨稀释调配、各类树脂溶解、农药乳油配制、橡胶加工助剂，同时可作为有机废气喷淋吸收剂、精密金属零部件清洗剂、石油化工萃取介质、烤漆流平助剂使用。
	乙酸乙酯、甲苯废气处理吸收剂

	18 [bookmark: _Toc18375]
	二乙二醇（二甘醇）
	为无色透明黏稠液体，沸点245℃，闭杯闪点124℃，可与水、醇、醚、酮、酯等多数有机溶剂以任意比例混溶，化学性质稳定，溶解性能优异、热稳定性强、挥发性极低；工业上主要用作极性高效溶剂，广泛应用于涂料油墨助剂、化纤聚酯合成、医药农药生产、防冻液制备，同时用于有机废气喷淋吸收剂、萃取分离介质、皮革保湿剂、印刷油墨稀释剂以及锂电池、电子材料助剂配制。
	二氧六环废气处理吸收剂


2、二氧六环替代二氯甲烷生产间氯过氧苯甲酸的可行性
项目在第一次设计阶段，间氯过氧苯甲酸生产混合溶剂设计采用二氧化氯，最终设计间氯过氧苯甲酸生产混合溶剂采用二氧六环替代二氯甲烷。
本项目年产40吨间氯过氧苯甲酸，生产工序主要为原料除杂、间氯过氧苯甲酸与副产间氯苯甲酸均质混合精制，以满足产品储运及质量要求，项目拟采用1,4-二氧六环替代传统二氯甲烷作为精制反应溶剂，现结合物料溶解特性、工艺性能、产品质量、安全环保及项目产能规模，对两种溶剂工艺方案开展比选分析：
①从物料溶解特性来看，二氯甲烷为传统两相工艺溶剂，适配性优异，常温下间氯过氧苯甲酸、间氯苯甲酸在二氯甲烷中溶解性良好，行业实测参考溶解度分别约为10.5g/100mL、38.2g/100mL，可充分满足物料溶解、分离精制的工艺需求；1,4-二氧六环极性更强，常温下间氯过氧苯甲酸在二氧六环中参考溶解度约6.8g/100mL，间氯苯甲酸在二氧六环中溶解度为37.02g/100mL，对比可知，间氯苯甲酸在两种溶剂中溶解度基本接近，而间氯过氧苯甲酸在二氧六环中溶解度明显低于二氯甲烷，整体物料溶解能力弱于二氯甲烷；针对间氯过氧苯甲酸在二氧六环中溶解度偏低、溶解速率较差的问题，本项目通过适当增加二氧六环溶剂投加量、优化固液配比的方式，有效弥补溶解性能短板，保障两种物料充分溶解、均质混合，满足精制除杂的生产工艺要求。
②从工艺体系与生产适配性分析，二氯甲烷为行业成熟工业化两相溶剂，工艺配套完善，具有产品收率高、低温易回收、爆炸风险低、生产废水COD负荷小的突出优势，但二氯甲烷属于含卤新污染物，废气、危废管控要求严苛，环保治理成本与管控压力较大；1,4-二氧六环可与水互溶形成均相反应体系，彻底规避卤代物料使用，无含卤废气、卤代危废产生，大幅简化卤代污染治理工序，但该工艺存在明显短板，相较于二氯甲烷，其易燃易爆风险更高，溶剂与水存在共沸特性，精馏分离回收能耗更高，且体系物料结晶析出难度更大，同时会大幅提升生产废水COD负荷，仅适配小批量间歇式生产模式。
②从产品质量角度，二氧六环溶剂体系溶解环境温和稳定，相较于二氯甲烷体系，可有效避免物料快速溶解、局部浓度不均的问题，最大程度保留间氯过氧苯甲酸的氧化活性，制备得到的产品活性更优、组分混合更均匀、品质稳定性更好，契合本项目均质混合、提升产品品质的核心目标。
结合本项目仅40吨的小规模产能特点，项目配套建设密闭防爆设施、高效溶剂精馏回收装置、废水深度芬顿处理系统等专项管控措施后，可有效抵消二氧六环工艺安全风险高、能耗高、废水COD高的短板，工艺具备可行实施条件。综合对比，二氯甲烷工艺成熟、运行成本低、安全可控性好，但属于严控含卤新污染物，环境管控压力大；二氧六环工艺虽在安全生产、溶剂回收、废水治理、运行成本方面劣势明显，但可彻底消除卤代污染物产生，显著提升产品品质与氧化活性，适配本项目小批量间歇生产模式。因此，本项目最终选用1,4-二氧六环作为精制反应溶剂，运营期间将常态化强化车间防爆管控、有机废水治理及溶剂回收装置运维，保障生产安全与污染物稳定达标排放。
综上所述，项目在间氯过氧苯甲酸生产过程中利用二氧六环替代二氯甲烷的最终方案可行。
3.5公用工程
（1）供电系统
项目用电由园区统一供电，园区供电能满足项目运营用电要求，电力稳定、充足，供电有保证，根据可行性研究报告项目年使用电量105万kW·h。
（2）给排水系统
1、供水
①新鲜水
本项目自来水水源来自工业园区市政给水管网。厂区内设有生产消防水池，供消防及生产使用。生活水水源直接取自园区市政给水管网。
②消防给水系统
室外消火栓给水系统与室外生产生活给水管道系统合用，在厂区内形成环状管网，室外每隔120m左右设置地下式室外消火栓。本项目拟建一个200m³消防水池。在各建筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，用来扑救电气火灾及初起火灾。灭火器设置于灭火器箱内。
2、排水
厂区实行雨水污水分流，项目生产、生活废水通过自建的污水处理设施处理达标后，外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理。本项目污水处理站出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值。
①雨水
雨水系统简述：屋面雨水经雨水管道排入厂区雨水管道，厂区内路面雨水汇集后经雨水口排入厂区雨水管道，雨水接口设置在厂区南侧，末端设置初期雨水沉淀池，然后接厂区南侧工业园区市政雨水管网。
②废水
项目生产、生活废水通过自建的污水处理设施处理达标后，外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理。本项目污水处理站出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值。
（4）消防
项目拟建立完善的消防给水系统和消防设施，以保证消防的安全性和可靠性。室外设置由室外消火栓组成的消防系统。采用低压给水系统，最不利点的消火栓水压不低于10m，最大消防用水量为20L/s。室外沿道路均匀布置室外消火栓，消火栓间距不大于120m。主要建筑及构筑物周围设有消防车道；各建筑及构筑物之间距离满足《建筑设计防火规范》的间距要求；各建筑内部设磷酸铵盐干粉灭火器。
本项目设置消防水池，容积为200m3。消防用水供水由园区生产给水系统（与消防系统合用）供给，供水水管管径为DN250，供水水压为0.3Mpa。
[bookmark: _Toc27233]3.6项目液态物料储运情况及有机溶剂回收
3.6.1液态物料储运情况
储存：根据化学品仓库存储化学品的特性，仓库为恒温恒湿的储存环境，温度控制在±25℃以内，湿度控制在40%～80%以内。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），仓库设置防止液体流散的设施，遇湿会发生燃烧爆炸的物品设置防止水浸渍的措施。设有防止化学品泄漏的防泄漏地沟、收集残液的集液槽，地面及踢脚线采取防腐措施。不同物料贮存区分别设置围堰，贮存容积按最大完全泄漏量设计。
运输：原料、产品及其它货物的运输委托相关有运输资质公司进行，主要是汽车运输。

表3.6-1   本项目主要化学品储存和周转设置情况
	序号
	名称
	用途
	年周转次数（次）
	周转周期（天/次）
	最大存储量（t）

	1 
	乙醇（无水）
	提取溶剂、生产原料
	63
	2
	33.5

	2 
	乙酸乙酯
	提取溶剂
	120
	1
	7.5

	3 
	硫酸98%
	层析柱清洗
	5
	24
	1

	4 
	液碱32%
	层析柱清洗、污水处理
	1
	304
	53.2

	5 
	甲醇
	除杂溶剂
	5
	2
	1

	6 
	甲苯
	除杂溶剂
	1
	30
	5

	7 
	氯化氢
	生产原料
	6
	2
	1

	8 
	二氧六环
	生产原料、除杂溶剂
	5
	2
	44

	9 
	双氧水50%
	生产原料、污水处理
	1
	365
	47.6


表3.6-2   本项目主要液态化学品存储罐参数
	物料名称
	容量
	装填系数
	规格
	结构形式
	存储压力
	存储温度
	设置位置

	乙醇
	50m3
	0.85
	DN3600×5000
	碳钢
	常压
	常温
	储罐区

	50%过氧化氢
	50m3
	0.85
	DN3600×5000
	碳钢
	常压
	常温
	

	液碱
	50m3
	0.85
	DN3600×5000
	碳钢
	常压
	常温
	

	二氧六环
	50m3
	0.85
	DN3600×5000
	碳钢
	常压
	常温
	

	乙酸乙酯
	1000L
	0.87
	长1200mm×宽1000mm×高1150mm
	HDPE
	常压
	常温
	原料仓库

	硫酸
	200L
	0.68
	直径580mm×高度930mm
	碳钢
	常压
	常温
	

	甲醇
	1250L
	0.90
	长1200mm×宽1000mm×高1150mm
	HDPE
	常压
	常温
	

	甲苯
	200L
	0.85
	直径580mm×高度930mm
	HDPE
	常压
	常温
	

	氯化氢
	1000L
	0.84
	长1200mm×宽1000mm×高1150mm
	HDPE
	常压
	常温
	

	纯水
	5000L
	0.95
	直径1800mm×高度2200mm
	HDPE
	常压
	常温
	

	白酒
	1250L
	0.88
	长1200mm×宽1000mm×高1150mm
	HDPE
	常压
	常温
	

	高沸点芳烃溶剂油150号
	120L
	0.95
	直径480mm×高度680mm
	HDPE
	常压
	常温
	

	二乙二醇（二甘醇）
	100L
	0.90
	450mm×高度620mm
	HDPE
	常压
	常温
	


[bookmark: _Toc28623]3.6.2有机溶剂回收
项目设置一台溶剂回收装置，设计回收量为2t/h，用于回收乙醇、乙酸乙酯、二氧六环、甲醇、甲苯等有机溶剂，其设备的工艺参数如下表所示。
表3.6-3   本项目溶剂回收装置参数设置一览表
	回收溶剂名称
	设计回收效率
	调节回收温度
	回收时间
	溶剂不凝气回收时间

	乙醇
	98%
	78.3℃
	2017h
	40h

	乙酸乙酯
	98%
	77.1℃
	863h
	20h

	二氧六环
	98%
	101.1℃
	240h
	8h

	甲醇
	98%
	64.7℃
	80h
	2h

	甲苯
	98%
	110.6℃
	480h
	8h


3.7劳动定员及工作制度
劳动定员：现有项目劳动定员总数为15人，本次扩建按现有的劳动定员进行调配，不新增员工。
工作制度：项目由于一部分生产线设备共用，故所有产品不能同时生产，项目年生产304天，生产车间生产时间随产品的不同而变化，具体生产线生产时间如下表。
表3.7-1  项目工作制度一览表
	序号
	生产线
	产品
	年生产时间
	日运行
	年工作

	1 
	提取生产线
	穿心莲内酯
	年运行120天
（5～9月）
	24h
	2880h

	2 
	
	黄精提取物
	年运行100天
（10月～翌年1月）
	8h
	800h

	3 
	精制生产线
	氢氧化铁蔗糖铁复合物
	年运行10天
（4月下旬）
	8h
	80h

	4 
	
	6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮
	年运行10天
（2月上旬）
	8h
	80h

	5 
	
	羟氯喹侧链
	年运行30天
（2月中旬～3月中旬）
	16h
	480h

	6 
	配制品生产线
	间氯过氧苯甲酸
	年运行10天
（3月下旬）
	24h
	240h

	7 
	
	复合碳源
	年运行5天
（5～9月间不连续）
	8h
	40h

	8 
	
	氯化氢乙醇
	年运行5天
（4月上旬）
	8h
	40h

	9 
	
	氯化氢二氧六环
	年运行5天
（4月上旬）
	8h
	40h

	10 
	
	3%消毒双氧水
	年运行5天
（4月中旬）
	8h
	40h

	11 
	黄精保健食品
	黄精配制酒
	合计1天
	年运行4天
（10月）
	8h
	32h

	12 
	
	黄精罐头
	
	
	
	

	13 
	
	黄精功能饮料
	3天
	
	
	


员工食宿安排：项目区内不提供员工宿舍和餐饮，厂区不设卫生间，依托园区公用卫生间。
[bookmark: _Toc28096]3.8施工期工程分析
[bookmark: _Toc1905]3.8.1施工期产污环节
扩建项目主要的施工内容为罐区、仓库、综合楼的建设，以及相应生产线设备的安装。本项目工程计划建设工期为9个月，即2026年6月初开工建设，2027年3月投产使用。项目区内场地已经完成“三平一通”工作。项目施工工程内容主要包括土石方工程、基础工程、结构工程、设备安装、厂区绿化、地面硬化等。
项目施工过程的工艺流程及主要产污环节见下图。


图3.8.1-1    施工期工艺流程及产污节点图
[bookmark: _Toc1349][bookmark: _Hlk95853639]3.8.2施工组织
[bookmark: _Toc4936][bookmark: _Toc16706]1、主要材料及来源
（1）主要材料：项目建设所需要的水泥、钢筋、砂石、块石、砖等均全部外购，水泥、钢筋可直接在当地购买，砂石料及砖等必须选择附近合法的料场进行购买。混凝土采用外购商品混凝土，项目区内不布置混凝土拌和站。
（2）其他材料：工程所需的其他建筑材料就近购买。
[bookmark: _bookmark30][bookmark: _Toc25465][bookmark: _Toc31074]2、施工交通及出入口设置 
经现场踏勘，项目所处地理位置较好，周边分布有工业园区道路，有双江路与外部交通网相连，交通便利。本项目施工期可利用区域现有道路作为施工进场道路。
[bookmark: _Toc16954][bookmark: _Toc9581]3、施工场地、施工出入口、施工便道
施工场地设置在项目红线范围内，施工现场采用砖砌围墙全部围挡施工，施工建筑物立面采用安全网封闭施工。
施工出入口设置在施工场地南侧，施工车辆从工业园区内道路进入施工现场。出入口附近设置门卫房，并由专人负责施工现场安全保卫及交通指挥工作。
4、施工场地及营地
[bookmark: _Toc16690][bookmark: _Toc27019]施工人员仅1人留宿负责安保工作，施工营地依托园区公用卫生间。
5、施工“三场”设置情况
砂石料场：项目使用的商品混凝土、砂石料及其他建筑材料全部在当地购买，不设砂石料场和混凝土搅拌站，仅在施工场地内设砂石料及其他建筑材料临时堆场。
取土场：项目土石料、绿化覆土外购于合法料场，不设取土场。
弃渣场：项目地基开挖、主体及配套设施施工中土方开挖无永久弃方产生，因此项目内不设弃渣场。
[bookmark: _Toc23232]3.8.3施工期污染物核算
1、施工废气
项目施工期产生的大气污染物主要是施工粉尘、扬尘、装修废气、机械及车辆废气。
（1）粉尘
施工期产生的粉尘主要为施工粉尘、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，运输车辆行驶所产生的动力扬尘。
[bookmark: _Toc191959321]①露天堆场和裸露场地的风力扬尘
由于施工的需要，砂浆搅拌所需建材需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。
[bookmark: _Toc191959322]②车辆行驶的动力起尘
根据资料，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。经查阅相关资料，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。
根据交通运输部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果（气象条件：晴天，风速≤3m/s）：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49mg/m3。项目运输车辆运输产尘对运输道路两侧影响较大。
③施工作业产生的粉尘。
施工作业等产生的粉尘中主要污染物为TSP和PM10对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物。
综上所述，施工期扬尘排放方式为无组织、间歇排放。本项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。
（2）施工机械、施工车辆废气
施工机械主要有挖土机、空压机及各种运输车辆。大部分使用柴油作为能源，少量使用汽油，这部分机械主要在土石方开挖、运输等阶段使用，是废气的主要来源。项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一。主要污染成分是烯烃类、CO和NOx，呈无组织排放。
2、废水
项目施工期产生的废水主要是施工废水、生活污水、基坑涌水和暴雨径流。
（1）施工废水
项目施工所需混凝土采用外购商品混凝土，项目施工区内不设置混凝土搅拌。建筑施工废水主要来源于混凝土养护、工具清洗等过程。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2026）中建筑业用水定额，本项目建筑结构为框架结构，主要使用商品砼，用水定额取0.65m3/m2，本项目总建筑面积为1100m2，施工总用水量约为715m3。根据类比同类型项目，施工废水产生量约为用水量的10%，则施工废水量71.5m3，施工时长9个月，则每天施工废水产生量约为0.265m3/d。
施工废水中所含污染物主要为SS，浓度一般800～2000mg/L左右，一般施工废水可采用沉淀处理后回用于施工工序和施工现场洒水降尘，不外排。处理施工废水的沉淀池的有效容积不得低于5m3。
（2）生活污水
项目施工人员10人，均不在项目区食宿，产生的废水主要为盥洗等日常生活污水。施工人员用水按20L/人·d计，则施工人员生活用水量为0.2m3/d。生活污水排污系数按0.8计，则项目施工人员生活污水产生量为0.16m3/d。该部分废水统一收集后经临时沉淀池沉淀处理后全部回用于施工场地内洒水降尘和施工过程，不外排，处理生活污水的沉淀池有效容积不得低于2m3。
（3）基坑涌水
根据建设单位提供资料，项目区地块地下水位埋藏较深，施工基础＜5m，且施工时节位于旱季，故施工过程中不会产生基坑涌水。
（4）雨季地表径流
项目施工工期时间较长，雨季施工时雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、少量油类及其它地表固体污染物，其中SS浓度为200～500mg/L左右。项目施工期产生雨水径流经过截排水沟进行导流，收集进入临时沉砂池，沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘，施工回用不完的应取得相关排污许可后外排。
3、噪声
施工期噪声污染源主要来自施工机械和运输车辆，其噪声强度大，声源较多，且多位于室外，影响范围较大，主要噪声源及其噪声强度（单台机械）见表。
表 3.8.3-1 主要施工机械设备的噪声源强
	施工阶段
	声源
	噪声源强dB(A)

	结构阶段
	振捣机
	95~105

	
	切割机
	100~105

	
	空压机
	85~95

	
	吊车
	80~90

	
	载重车
	80~90

	
	模板拆卸
	95~105

	
	混凝土运送车
	80~85

	安装、装修阶段
	电钻
	95~105

	
	电锤
	95~105

	
	手工锯
	80~90

	
	轻卡
	75~80


（4）固体废弃物
项目施工期固体废弃物主要是拆除老旧建构筑物及设备、施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。
（1）拆除垃圾
本项目施工期需对厂区原有化验室、地埋储罐区、中和池、原有污水处理站、堆渣棚等建（构）筑物进行拆除改造，拆除过程将伴随少量建筑拆除固废、设备废弃固废及少量沾染性固废产生。结合各构筑物建设形式、使用功能及原有存放物料属性。
①一般固体废弃物
产生类别及产生量：主要为钢架化验室、堆渣棚拆除产生的废钢架、彩钢板、围挡材料，以及中和池、污水处理站拆除产生的废弃混凝土、建筑垃圾、普通金属构件、废旧管道及无污染基坑土石方等，固废性质稳定、无有害沾染。经工程经验估算，施工期一般固体废弃物总产生量约18.5t。
处置方式：拆除产生的废钢材、金属板材等可回收物料，统一分类收集、规整存放，外售合规单位回收利用；废弃混凝土、渣土等建筑垃圾优先用于厂区场地平整、基坑回填，无法就地回用部分，委托专业单位清运至正规建筑垃圾消纳场处置，全部实现资源化或无害化处置，无随意丢弃、乱堆乱放现象。
②危险废物
产生类别及产生量：主要源自地埋储罐区、污水处理站拆除，包括沾染乙醇、乙酸乙酯、硫酸的废旧储罐、防渗层、罐底残泥、池体污染残渣，以及污水站失效活性炭、废弃过滤吸附介质等沾染性废物。根据《国家危险废物名录（2025版）》，该类废物统一归类为HW49 其他废物，废物代码：900-041-49。经估算，施工期危险废物总产生量约0.8t。
处置方式：项目拆除的污染储罐、池体不进行清洗置换，整体作为危险废物处置。施工期间产生的所有HW49危险废物均单独密闭收集、分区防渗存放并张贴规范危废标识，建立完整出入库台账，实行产生当日即委托具备相应资质的单位及时清运、无害化处置，不在厂区长期堆存，严格执行危废转移联单制度，全过程溯源管控，有效防范二次污染，环境风险可控。
（2）施工建筑垃圾
项目总建筑面积1100m2，建筑垃圾和装修废料产生量按20kg/m2进行类比计算，则施工建筑垃圾产生量约为22t。主要成分以废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等惰性材料为主，装修废料主要包括废木料、废钢材、塑料等。建筑垃圾分类收集，分类处理，可以回收利用的，如废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等具有回收价值的可送废品收购站回收利用，不能回收利用的建筑垃圾，委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理。
（3）施工人员生活垃圾
施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目平均施工人员10人，则项目工程施工人员生活垃圾产生量为5kg/d。该部分生活垃圾经统一收集后委托环卫部门定期清运。
（4）废弃土石方
项目施工过程中产生的土石方主要为地基开挖产生的。本项目场地已完成了平整工作，土石方来自厂房建筑基础开挖，项目建筑面积为1100m2，可实现场地内土石方挖填平衡，不产生废弃土石方。
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[bookmark: _Toc13478]3.9.1生产工艺流程及产污环节
3.9.1.1穿心莲内酯生产线生产工艺
1、生产工艺流程图
穿心莲内酯提取原理：本项目直接采用原料粉状穿心莲，利用乙醇及乙酸乙酯作为溶剂，将有效成分溶解出来，再经浓缩干燥等工序制取穿心莲内酯。工艺流程图及其产污环节情况见下图：

图3.9.1.1-1 项目穿心莲内酯生产工艺及产污节点图
2、工艺流程简述
（1）醇提：将穿心莲粉料（购入的粉料可直接使用，不进行清洗、粉碎等工序）采用转运车，通过提取罐孔盖人工投料进入提取装置，加入85%乙醇浸取2h。浸取液经提取罐滤网过滤与药渣分离，药液进入中转罐。药渣通过板框压滤机进一步去除药渣内的液体部分，压滤后药渣中含有残留的乙醇，放入封闭容器中通过蒸汽间接加热药渣（蒸汽加热温度约80-90℃）使其蒸发，而后通过2t溶液回收装置回收残留的乙醇，乙醇回收量约98%，乙醇回收后放置在暂存罐内，乙醇不凝废气随管道引出经过“三级吸收+分流”+“二级除水”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置处理后排放。药渣用渣车运至药渣堆棚暂存。
溶剂回收系统：产品提取过程中乙醇经提取装置自带冷凝器冷凝后，暂存在乙醇暂存罐中，暂存乙醇暂存罐的乙醇通过乙醇精馏装置后回用于生产，回收后储存于车间的溶剂暂存桶，直接回用到提取工序中。乙醇精馏装置加热方式为蒸汽加热（利用外购蒸汽，来自云南易发食品有限公司及云南易门益生绿色食品有限责任公司），利用沸点不同将乙醇加热蒸发回收，回收率约98%。回收过程中产生的有机废气引至“三级吸收+分流”+“二级除水”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置处理后，通过1根15m高的排气筒排放。乙醇回收流程如下图所示：


图3.9.1.1-2   乙醇回收工艺流程图
产污情况：废水：设备清洗废水W1-1，直接排入自建污水处理站处理。废气：此过程产生乙醇不凝废气G1-1，通过管道引至“三级吸收+分流”+“二级除水”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置处理后由1根15m高的排气筒外排。固废：此过程产生药渣S1-1，堆存于药渣堆棚，作为有机肥料外售。
（2）提取罐浓缩：将上述步骤提取的液体部分从中转桶中转移至2000L提取罐中，通入蒸汽间接加热，蒸馏出其中的液体部分，以达到浓缩的目的。蒸馏出的乙醇则进入冷凝器中进行乙醇回收，回收的乙醇则回用于生产。
产污情况：废水：设备清洗废水W1-1，直接排入自建污水处理站处理。废气：此过程产生乙醇不凝废气G1-1，通过管道引至“三级吸收+分流”+“二级除水”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置处理后由1根15m高的排气筒外排。
（3）干燥：浓缩后的液体内还含有一定的乙醇以及水分，进入耙式干燥器进行干燥，该干燥器采用外购的蒸汽作为热源。蒸馏出的水分及乙醇混合气则进入冷凝器中进行乙醇回收，回收的乙醇则回用于生产。
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图3.9.1.1-3   耙式干燥器工作原理图
产污情况：废水：设备清洗废水W1-1，直接排入自建污水处理站处理。废气：此过程产生乙醇不凝废气G1-1，通过管道引至“三级吸收+分流”+“二级除水”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置处理后由1根15m高的排气筒外排。噪声：耙式干燥器运行的噪声N。
（4）乙酸乙酯混合结晶：通过上述工艺产出的干燥粉末，里面含有大量的非穿心莲内酯杂质，将其加入提取罐内，按比例加入乙酸乙酯，充分溶解之后，将溶解液转移至中转罐内放入冰柜中，开启缓慢降温程序，以1-2℃/min速率冷却至-25℃，在此过程中，穿心莲内酯因低温下溶解度骤降，优先从过饱和溶液中析出规整晶体；而脱氧穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯等同系物杂质，因在乙酸乙酯中低温溶解度仍较高，持续留存于母液中。待结晶充分后，通过抽滤分离固液两相，液体部分则2吨溶剂回收装置进行乙酸乙酯回收。固体部分进入下一道工序。
产污情况：废气：此过程产生乙酸乙酯不凝废气G1-2，通过管道引至“三级吸收+分流”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置处理后由1根15m高的排气筒外排。固废：此过程产生过滤残渣及废过滤膜S1-2，暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置。
（5）粗粉水洗：用少量预冷至0℃的净化水洗涤晶体表面，进一步洗脱附着的母液杂质，最后将湿晶转入离心干燥器，在适宜温度下干燥，从而去除晶体表面的水分。
产污情况：废水：晶体清洗废水及晶体离心脱离的废水W1-2，直接排入自建污水处理站处理。噪声：离心干燥器运行的噪声N。
（6）活性炭脱色：通过上述工艺产出的干燥晶体，里面有一定的色素，将其加入提取罐内，按比例加入95%的乙醇，充分溶解之后，利用活性炭过滤器脱出其中的色素，脱色后的液体再通过PP过滤器进一步去除里面的杂质（颗粒较大的残渣）。过滤后的溶液则进入2000L提取罐内进行浓缩，蒸馏出的乙醇则进入冷凝器中进行冷凝回收。
产污情况：废气：此过程产生乙醇不凝废气G1-1，通过管道引至“三级吸收+分流”+“二级除水”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置处理后由1根15m高的排气筒外排。固废：废活性炭S1-3、废PP过滤膜S1-4，暂存于危险废物贮存间，定期交由具有相应处理资质的单位进行处理。
（7）稀释剂大孔树脂层析：加入净化水将浓缩液稀释；稀释液经过大孔树脂，穿心莲内酯类被吸附在树脂中，柱下液流出树脂，柱下液主要含穿心莲淀粉、色素和少量可溶性淀粉，柱下液经浓缩、干燥后得副产品淀粉混合物。
大孔树脂预处理及再生方法
1）树脂的预处理
①树脂装入交换柱后，用蒸馏水反洗树脂层，展开率为50-70%，直至出水清晰、无气味、无细碎树脂为止，再用50%-100%乙醇慢速淋洗。
②用4-5%硫酸溶液，以2ml/h流速通过树脂层。全部通入后，浸泡4-8小时，排去酸液，用洁净水冲洗至水呈中性。
③用2-5%NaOH溶液，按上面2种硫酸的方法通入和浸泡。排去碱液，用洁净水冲洗至出水呈中性。流速同上，酸碱溶液若能重复进行2-3次，则效果更佳。经预处理后的树脂，在第一次投入运行时应适当增加再生剂用量，以保证树脂获得充分的再生。
2）树脂再生方法
①酸性树脂用硫酸（浓度4%）控制在60-80min内冲洗完，然后用纯水的相同流速（慢速淋洗）30min之后，加大流速快速淋洗至出水pH至6-7为止。
②碱性树脂方法同上，再生剂为4%NaOH溶液，淋洗终点为出水pH：7-8。
③中性树脂配制碱性盐水（含8%NaCl，2%NaOH），用2倍树脂体积的洗脱液在60-80min内冲完，然后浸泡2-4小时，以纯水淋洗至出水pH呈中性。
项目使用的硫酸为稀释装置从纯度98%稀释至4%，稀释过程中尾气较少，呈无组织在车间内扩散。
产污情况：固废：此过程产生废大孔树脂S1-5，暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置。
（8）洗脱级浓缩：用75%的乙醇将大孔树脂中的有效成分解析；解析出来的解析液先浓缩，乙醇蒸汽经冷凝后回收至乙醇暂存罐；
产污情况：废气：浓缩废气G1-1，通过管道引至“三级吸收+分流”+“二级除水”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置处理后由1根15m高的排气筒外排。
（9）降温结晶、过滤及干燥：将浓缩后溶解液转移至中转罐内放入冰柜中，开启缓慢降温程序，以1-2℃/min速率冷却至-25℃，在此过程中，穿心莲内酯因低温下溶解度骤降，优先从过饱和溶液中析出规整晶体；而剩余的脱氧穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯等同系物杂质，因在乙酸乙酯中低温溶解度仍较高，持续留存于母液中。待结晶充分后，通过抽滤分离固液两相，液体部分则2吨溶剂回收装置进行乙酸乙酯回收。固体部分进入经双锥干燥器（真空干燥）干燥得到成品。
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图3.9.1.1-4   真空双锥干燥器工作原理图
产污情况：废气：此过程产生乙醇不凝废气G1-1，通过管道引至“三级吸收+分流”+“二级除水”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置处理后由1根15m高的排气筒外排。固废：此过程产生过滤残渣及废过滤膜S1-2，暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置。
（10）成品：经包装材料密封后的成品，暂存成品区。
产污情况：固废：此过程产生废包装材料S1-5，收集后统一外售。
3、产污环节及污染因子识别
根据项目工艺流程图和工艺流程简述，该生产线的污染因子识别见下表。
表3.9.1.1-1  穿心莲内酯生产产污情况一览表
	编号
	污染物
	产生环节
	治理措施

	废气

	G1-1
	乙醇不凝废气
	醇提、浓缩、冷凝
	三级吸收+活性炭吸附浓缩催化燃烧

	G1-2
	乙酸乙酯不凝废气
	搅拌结晶、回收
	

	G1-3
	中药异味
	出渣过程
	车间无组织扩散

	——
	硫酸雾
	稀硫酸配制
	车间无组织扩散

	废水

	W1-1
	设备清洗及车间清洗废水
	提取、浓缩、干燥
	进入项目污水处理站处理达标外排。

	W1-2
	水洗废水（含水和乙酸乙酯）
	粗粉水洗
	

	W1-3
	溶剂回收残余废水
	溶剂回收
	

	固体废物

	S1-1
	药渣
	醇提
	运至药渣堆棚，作为有机肥料定期外售

	S1-2
	滤渣、废滤膜
	过滤
	暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置

	S1-3
	废活性炭
	活性炭过滤
	

	S1-4
	废PP滤膜
	PP过滤
	

	S1-5
	废大孔树脂
	大孔树脂工序
	

	S1-6
	溶剂回收残余物
	溶剂回收
	

	S1-7
	废包装材料
	产品包装过程
	收集后外售

	噪声

	N
	噪声
	各类生产设备运行时产生
	厂房隔声、设备安装减震垫、消声器


3.9.1.2黄精提取物生产线生产工艺
1、生产工艺流程图
本产品主要以净化水和黄精粉末为原料经提取、分离、浓缩、干燥、粉碎、灌装等工艺生产而成黄精提取物。工艺流程图及其产污环节情况见下图：


图3.9.1.2-1 黄精提取物生产工艺流程图
2、工艺流程简述
（1）煎煮提取：打开提取装置进料阀门，加入净化水、助萃剂（间氯过氧苯甲酸）和干燥黄精粉浸泡，打开蒸汽阀进行间接加热，第一次提取3h，第二次提取2h，第三次提取1h，提取温度80~90℃，共计三次提取。经提取罐滤网提取液与药渣分离，药液进入中转罐。药渣通过板框压滤机进一步去除药渣内的液体部分，压滤出的药液进入中转罐，药渣用渣车运至药渣堆棚暂存。
产污情况：废水：设备清洗废水W2-1。废气：提取工序结束时开盖放出废渣外溢的中药异味G2-1，在厂房内无组织排放。噪声：压滤机运行时设备噪声。固废：药渣S2-1，运至药渣堆棚，作为有机肥料定期外售。
（3）浓缩和干燥：提取滤液直接送入2000L提取罐进行浓缩，最后制得的浸膏转移至不锈钢托盘，进入下一步干燥程序，蒸发液冷凝回收再利用于煎煮提取工序故不产生浓缩废水。将浓缩后的浸膏送入双锥进行干燥，双锥干燥器利用电能进行干燥。
（4）粉碎、灌装：将干燥的浸膏送入粉碎机按照要求粉碎并灌装，粉碎机为密闭设备，粉碎完成后通过密闭管道转移至塑料袋中。
产污情况：废气：粉碎过程中产生颗粒物G2-2，通过粉碎机自带的布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒外排。噪声：粉碎设备的运行噪声。
（5）成品：经粉碎、灌装后得到成品，使用塑料袋密封再装入纸板桶密封，暂存成品区。
产污情况：固废：此过程产生废包装材料S2-2，收集后统一外售。
3、产污环节及污染因子识别
根据项目工艺流程图和工艺流程简述，该生产线的污染因子识别见下表。
表3.9.1.2-1  黄精提取物生产产污情况一览表
	编号
	污染物
	产生环节
	治理措施

	废气

	G2-1
	中药异味
	出渣过程
	车间无组织排放

	G2-2
	粉碎机废气
	成品干燥
	布袋除尘器+1根15m高的排气筒

	废水

	W2-1
	设备清洗及车间清洗废水
	设备清洗
	进入项目污水处理站处理达标外排

	固体废物

	S2-1
	药渣、滤渣
	水提、过滤
	运至药渣堆棚，作为有机肥料定期外售

	S2-2
	废包装材料
	包装
	收集后外售

	噪声

	N
	噪声
	各类生产设备运行时产生
	厂房隔声、设备安装减震垫、消声器


3.9.1.3氢氧化铁蔗糖铁复合物生产线生产工艺
1、生产工艺流程图
将蔗糖、氢氧化铁、纯净水加入不锈钢罐体混合均匀，加热保温数小时，然后精密过滤转入洁净区不锈钢罐体，蒸馏出多余水分，得浆状物料转入周转桶，以喷雾干燥设备将浆状物料干燥成粉末固体，经粉碎机加工为粉状的氢氧化铁蔗糖复合物原料药。工艺流程图及其产污环节情况见下图：


图3.9.1.3-1 氢氧化铁蔗糖铁复合物生产工艺流程图
2、工艺流程简述
（1）物料混合
向1000L提取罐中加入定量纯净水，开启搅拌（转速150-200rpm），控制罐内温度30-35℃（加热采用外购的蒸汽间接加热）；按工艺配方比例，先缓慢加入药用蔗糖，搅拌15-20分钟至完全溶解（蔗糖浓度控制在30%-40%）；继续搅拌状态下，匀速加入药用氢氧化铁，避免局部团聚，搅拌30分钟至混合液均匀（外观为浅棕色均一液体，无分层、沉淀）。
产污情况：废水：设备清洗废水W3-1，直接排入自建污水处理站处理。噪声：运行时设备噪声。
（2）加热保温
关闭混合罐进料口，开启罐外加热套，缓慢升温至50-60℃（升温速率≤5℃/min，防止局部过热导致蔗糖焦糖化）（加热采用外购的蒸汽间接加热）；维持50-60℃恒温，保温2-3小时；保温期间每隔30分钟取样观察，混合液应保持均一，无沉淀、变色（若出现褐色沉淀，需立即调整温度或搅拌速率）。
（3）过滤
保温结束后，将混合液冷却至室温（20-25℃），通过管道输送至钛棒过滤系统；采用微孔滤膜进行过滤，过滤压力控制在0.1-0.2MPa，避免压力过大导致滤膜破损；过滤后的澄清液（浅棕色、无可见微粒）通过无菌管道转入1000L提取罐中。
产污情况：噪声：运行时设备噪声。固废：此过程产生废弃过滤膜、过滤渣S3-1，暂存于危险废物贮存间，定期交由具有相应处理资质的单位进行处理。废水：钛棒过滤器反冲洗废水W3-2，直接排入自建污水处理站处理。
（4）蒸馏浓缩
关闭蒸馏浓缩罐，开启真空系统，将罐内真空度抽至-0.08至-0.09MPa；开启罐外加热套，控制温度40-50℃（低温减压浓缩，避免复合物分解），蒸馏去除多余纯净水；持续监测浓缩液固含量，当固含量达到25%—30%时（外观为黏稠浆状物料，无流动分层），关闭加热与真空系统，停止浓缩。
（5）干燥
将浆状物料通过无菌蠕动泵输送至耙式干燥器的进料口，进入耙式干燥器进行干燥，该干燥器采用外购的蒸汽作为热源，干燥后的物料进入粉碎机。
产污情况：噪声：运行时设备噪声。
（6）粉碎
将燥后的粉末转移至无菌粉碎机（材质316L不锈钢，配备80-120目筛网）；开启粉碎机，控制粉碎转速3000-3500rpm，将粉末粉碎至粒径均一（D50=50-80μm，通过激光粒度仪在线监测）；粉碎后的粉末经无菌筛网筛选，去除粗颗粒（筛上物≤1%），合格粉末转入无菌周转桶中，加盖密封。
产污情况：废气：粉碎过程中产生颗粒物G3-1，通过粉碎机自带的布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒外排。噪声：运行时设备噪声。
3、产污环节及污染因子识别
根据项目工艺流程图和工艺流程简述，该生产线的污染因子识别见下表。
表3.9.1.3-1  氢氧化铁蔗糖铁复合物生产产污情况一览表
	编号
	污染物
	产生环节
	治理措施

	废气

	G3-1
	粉尘
	破碎
	布袋除尘器+1根15m高的排气筒

	废水

	W3-1
	设备清洗及车间清洗废水
	设备定期清洗
	进入项目污水处理站处理达标外排。

	W3-2
	反冲洗废水
	钛棒过滤器反冲
	

	固体废物

	S3-1
	滤渣、废过滤膜
	过滤
	暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置

	噪声

	N
	噪声
	各类生产设备运行时产生
	厂房隔声、设备安装减震垫、消声器


3.9.1.4 6-羟基-3/4-二氢-喹啉酮生产线生产工艺
1、生产工艺流程图
将6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮粗品和甲醇、水和硼氢化钠硼混合打浆，降低温度到零下40℃，结晶，低温环境下过滤，然后干燥得6-羟基-3/4-二氢-喹啉酮原料药。工艺流程图及其产污环节情况见下图：


图3.9.1.4-1 6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮生产工艺流程图
2、工艺流程简述
（1）混合打浆
向1000L提取罐内加入定量净化水与甲醇，开启搅拌，控制罐内温度5-10℃。缓慢加入6-羟基-3,4-二氢-喹啉酮粗品，搅拌30分钟至粗品均匀分散，形成悬浮液（无明显结块）。保持低温与搅拌，分批次加入药用硼氢化钠（每批次间隔10分钟），避免局部浓度过高导致剧烈反应；加完后继续搅拌1小时，完成粗品纯化（硼氢化钠还原杂质，提升纯度），打浆液呈浅黄色均一悬浮液。
产污情况：废水：设备清洗废水W4-1，直接排入自建污水处理站处理。噪声：运行时设备噪声。
（2）低温结晶
将混合液从1000L提取罐中转移至中转罐内，将其放入冰柜内，设定降温速率1-2℃/min（缓慢降温，避免晶体快速析出导致粒径不均或包裹杂质）；逐步将提取罐内温度降至-40℃（目标温度，偏差≤±2℃），降温过程中每5分钟记录一次温度；维持-40℃恒温保温2-3小时（保温时间需经小试验证，确保晶体充分生长），其间保持搅拌（转速降至50-60rpm，防止晶体沉降结块），观察提取罐内晶体状态（应为均匀细小晶体，无黏壁现象）。
产污情况：噪声：运行时设备噪声。
（3）低温过滤
提前启动低温过滤系统的制冷装置，将过滤机温度预冷至-35℃（确保过滤过程中晶体不溶解）；维持结晶提取罐内温度-40℃，开启出料阀，通过防爆低温管道将晶浆（晶体+母液）输送至低温过滤机，设定过滤压力0.08-0.12MPa（低压过滤，避免晶体破损）；启动过滤泵，进行抽滤，收集滤饼（晶体），母液（含未析出杂质、甲醇与水）输送至溶剂回收系统回收甲醇；若破损需更换滤膜，在低温环境下重新过滤。
产污情况：废气：甲醇回收废气G4-1，通过管道引至“吸收分流+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置”处理后由1根15m高的排气筒外排；噪声：运行时设备噪声。固废：此过程产生废弃过滤膜S4-1，暂存于危险废物贮存间，定期交由具有相应处理资质的单位进行处理。废水：甲醇回收后剩余的废水W4-2，直接排入自建污水处理站处理。
（4）离心过滤及水洗
初步过滤完成的晶体转入离心机中，将其附着在晶体表面的液体脱离，脱离的液体则转入溶剂回收装置进行甲醇回收，晶体则用净化水进行清洗，洗去晶体表面残余的甲醇等杂物。
产污情况：噪声：运行时设备噪声。废水：晶体清洗产生的清洗废水W4-3，直接排入自建污水处理站处理。
（5）干燥
清洗后的晶体进入经双锥干燥器（真空干燥）干燥得到成品。干燥完成后转入无菌周转桶，加盖密封。
产污情况：噪声：运行时设备噪声。
3、产污环节及污染因子识别
根据项目工艺流程图和工艺流程简述，该生产线的污染因子识别见下表。
表3.9.1.4-1  6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮生产产污情况一览表
	编号
	污染物
	产生环节
	治理措施

	废气

	G4-1
	甲醇（有机废气）
	回收
	三级吸收+活性炭吸附浓缩催化燃烧

	废水

	W4-1
	设备清洗及车间清洗废水
	设备定期清洗
	进入项目污水处理站处理达标外排。

	W4-2
	蒸馏后废水
	甲醇蒸馏回收后废水
	进入项目污水处理站处理达标外排。

	W4-3
	清洗废水
	晶体水洗
	进入项目污水处理站处理达标外排。

	固体废物

	S4-1
	滤渣、废过滤膜
	过滤
	暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置

	噪声

	N
	噪声
	各类生产设备运行时产生
	厂房隔声、设备安装减震垫、消声器


3.9.1.5 羟氯喹侧链生产线生产工艺
1、生产工艺流程图
将5-（N-乙基-N-2-羟乙基胺）-2-戊胺粗品溶解在甲苯中，降低温度到零下40℃，结晶，低温环境下过滤，然后干燥得羟氯喹侧链原料药。工艺流程图及其产污环节情况见下图：


图3.9.1.5-1 羟氯喹侧链生产工艺流程图
2、工艺流程简述
（1）混合溶解
向2000L提取罐中加入定量药用甲苯；开启搅拌（转速100-120rpm），缓慢加入5-（N-乙基-N-2-羟乙基胺）-2-戊胺粗品，避免粗品结块；维持室温（20-25℃）搅拌30-40分钟，直至粗品完全溶解，形成均一、澄清的浅黄色溶液（无未溶颗粒），取样检测溶液澄清度，合格后进入下一步。
产污情况：废水：设备清洗废水W5-1，直接排入自建污水处理站处理。噪声：运行时设备噪声。
（2）低温结晶
将混合液从2000L提取罐中转移至中转罐内，将其放入冰柜内，设定降温速率1-2℃/min（缓慢降温，避免晶体快速析出导致粒径不均或包裹杂质）；逐步将提取罐内温度降至-40℃（目标温度，偏差≤±2℃），降温过程中每5分钟记录一次温度；维持-40℃恒温保温2-3小时（保温时间需经小试验证，确保晶体充分生长），其间保持搅拌（转速降至50-60rpm，防止晶体沉降结块），观察提取罐内晶体状态（应为均匀细小晶体，无黏壁现象）。
产污情况：噪声：运行时设备噪声。
（3）低温过滤
提前启动低温过滤系统的制冷装置，将过滤机温度预冷至-35℃（确保过滤过程中晶体不溶解）；维持提取罐内温度-40℃，开启出料阀，通过防爆低温管道将晶浆（晶体+母液）输送至低温过滤机，设定过滤压力0.08-0.12MPa（低压过滤，避免晶体破损）；启动过滤泵，进行抽滤，收集滤饼（晶体），母液（含未析出杂质与甲苯）输送至溶剂回收系统回收甲苯；若破损需更换滤膜，在低温环境下重新过滤。
产污情况：废气：甲苯回收废气G5-1，通过管道引至“吸收分流+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置”处理后由1根15m高的排气筒外排；噪声：运行时设备噪声。固废：此过程产生废弃过滤膜S5-1、溶剂回收装置产生的残渣S5-2，暂存于危险废物贮存间，定期交由具有相应处理资质的单位进行处理。
（4）离心过滤
初步过滤完成的晶体转入离心机中，将其附着在晶体表面的液体脱离，脱离的液体则转入溶剂回收装置进行甲苯回收，晶体则转入双锥干燥器中进行干燥工序。
产污情况：噪声：运行时设备噪声。
（5）干燥
清洗后的晶体进入经双锥干燥器（真空干燥）干燥得到成品。干燥完成后转入无菌周转桶，加盖密封。
产污情况：废气：干燥过程中会产生甲苯废气G5-2，通过管道引至“吸收分流+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置”处理后由1根15m高的排气筒外排；噪声：运行时设备噪声。
3、产污环节及污染因子识别
根据项目工艺流程图和工艺流程简述，该生产线的污染因子识别见下表。


表3.9.1.5-1  羟氯喹侧链生产产污情况一览表
	编号
	污染物
	产生环节
	治理措施

	废气

	G5-1
	甲苯（有机废气）
	物料添加
	三级吸收+活性炭吸附浓缩催化燃烧

	G5-2
	甲苯（有机废气）
	过滤
	

	G5-3
	甲苯（有机废气）
	干燥
	

	废水

	W5-1
	设备清洗及车间清洗废水
	设备定期清洗
	进入项目污水处理站处理达标外排。

	固体废物

	S5-1
	废过滤膜
	过滤
	暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置

	S5-2
	溶剂回收残渣
	甲苯回收
	

	噪声

	N
	噪声
	各类生产设备运行时产生
	厂房隔声、设备安装减震垫、消声器


3.9.1.6 氯化氢乙醇生产线生产工艺
1、生产工艺流程图
将浓盐酸、无水乙醇和纯水按照一定的比例混合后，再视初品的氯化氢浓度利用氯化氢气体进行调节浓度，最终得到氯化氢乙醇。工艺流程图及其产污环节情况见下图：


图3.9.1.6-1 氯化氢乙醇生产工艺流程图
2、工艺流程简述
向10000L提取罐中加入纯净水，开启搅拌（30rpm），缓慢加入无水乙醇。搅拌10分钟至体系均匀；最后沿提取罐壁缓慢滴加浓盐酸（控制滴加速度5-10L/min），滴加过程中通过冷却夹套控温（体系温度≤25℃），避免放热导致HCl挥发。滴加完毕后，保持搅拌20-30分钟，使浓盐酸、乙醇、纯水充分混合，形成均一、透明的基础体系（无分层、浑浊）。
取样检测初品HCl浓度，记录初品浓度。根据初品浓度与目标浓度差值，若浓度已符合产品要求，则不需要进行调节，直接进行产品分装。若浓度低于产品要求，则计算所需通入HCl气体量，调节HCl气体流量计，控制通入速率：初始速率5-10m3/h，通气过程中持续搅拌（40rpm），每15分钟取样检测HCl浓度。通气结束后，关闭气体阀门，保持搅拌15-20分钟，使HCl充分溶解，得到浅黄绿色均一溶液（无分层、无未溶气泡），即氯化氢乙醇溶液。
产污情况：废水：设备清洗废水W6-1，直接排入自建污水处理站处理。噪声：运行时设备噪声。废气：混合挥发废气G6-1，通过管道引至“三级吸收+喷淋”处理后由1根15m高的排气筒外排；
3、产污环节及污染因子识别
根据项目工艺流程图和工艺流程简述，该生产线的污染因子识别见下表。
表3.9.1.6-1  氯化氢乙醇生产产污情况一览表
	编号
	污染物
	产生环节
	治理措施

	废气

	G6-1
	有机废气、HCl
	混合
	三级吸收+喷淋

	废水

	W6-1
	设备清洗及车间清洗废水
	设备定期清洗
	进入项目污水处理站处理达标外排。

	噪声

	N
	噪声
	各类生产设备运行时产生
	厂房隔声、设备安装减震垫、消声器


3.9.1.7 氯化氢二氧六环生产线生产工艺
1、生产工艺流程图
将浓盐酸、二氧六环和纯水按照一定的比例混合后，再视初品的氯化氢浓度利用氯化氢气体进行调节浓度，最终得到氯化氢乙醇。工艺流程图及其产污环节情况见下图：


图3.9.1.7-1 氯化氢二氧六环生产工艺流程图
2、工艺流程简述
向10000L提取罐中加入纯净水，开启搅拌（30rpm），缓慢加入二氧六环。搅拌10分钟至体系均匀；最后沿提取罐壁缓慢滴加浓盐酸（控制滴加速度5-10L/min），滴加过程中通过冷却夹套控温（体系温度≤25℃），避免放热导致HCl挥发。滴加完毕后，保持搅拌20-30分钟，使浓盐酸、二氧六环、纯水充分混合，形成均一、透明的基础体系（无分层、浑浊）。
取样检测初品HCl浓度，记录初品浓度。根据初品浓度与目标浓度差值，若浓度已符合产品要求，则不需要进行调节，直接进行产品分装。若浓度低于产品要求，则计算所需通入HCl气体量，调节HCl气体流量计，控制通入速率：初始速率5-10m3/h，通气过程中持续搅拌（40rpm），每15分钟取样检测HCl浓度。通气结束后，关闭气体阀门，保持搅拌15-20分钟，使HCl充分溶解，得到浅黄绿色均一溶液（无分层、无未溶气泡），即氯化氢二氧六环溶液。
产污情况：废水：设备清洗废水W7-1，直接排入自建污水处理站处理。噪声：运行时设备噪声。废气：混合挥发废气G7-1，通过管道引至“三级吸收+喷淋”处理后由1根15m高的排气筒外排；
3、产污环节及污染因子识别
根据项目工艺流程图和工艺流程简述，该生产线的污染因子识别见下表。

表3.9.1.7-1  氯化氢二氧六环生产产污情况一览表
	编号
	污染物
	产生环节
	治理措施

	废气

	G7-1
	有机废气、HCl
	混合
	三级吸收+喷淋

	废水

	W7-1
	设备清洗及车间清洗废水
	设备定期清洗
	进入项目污水处理站处理达标外排。

	噪声

	N
	噪声
	各类生产设备运行时产生
	厂房隔声、设备安装减震垫、消声器


3.9.1.8 消毒双氧水生产线生产工艺
1、生产工艺流程图
将外购浓度为50%的过氧化氢直接和净化水配比之后即可生产3%消毒双氧水。工艺流程图及其产污环节情况见下图：


图3.9.1.8-1  3%消毒双氧水生产工艺流程图
2、工艺流程简述
向稀释混合罐中加入定量预处理后的净化水，开启稀释罐冷却夹套，通入冷却水，将水温降至15-20℃；开启防爆搅拌（转速50rpm）；通过精准计量泵，将中间储罐中的100%过氧化氢缓慢、均匀加入稀释罐的水中（严禁将水加入高浓度过氧化氢中，否则会因局部浓度过高、放热剧烈导致暴沸或过氧化氢分解），控制进料速率1-2kg/min（速率过快易导致局部温度骤升）；加完高浓度过氧化氢后，继续搅拌20-30分钟，其间实时监测温度计浓度。然后进行分装后为产品。
产污情况：废水：设备清洗废水W8-1，直接排入自建污水处理站处理。噪声：运行时设备噪声。
3、产污环节及污染因子识别
根据项目工艺流程图和工艺流程简述，该生产线的污染因子识别见下表。
表3.9.1.8-1   3%消毒双氧水生产产污情况一览表
	编号
	污染物
	产生环节
	治理措施

	废水

	W8-1
	设备清洗及车间清洗废水
	设备定期清洗
	进入项目污水处理站处理达标外排。

	噪声

	N
	噪声
	各类生产设备运行时产生
	厂房隔声、设备安装减震垫、消声器


3.9.1.9 复合碳源生产线生产工艺
1、生产工艺流程图
将项目生产过程中回收且无法再利用的乙醇、甲醇按照一定的比例混合后生产复合碳源，作为项目的副产品。工艺流程图及其产污环节情况见下图：


图3.9.1.9-1  复合碳源生产工艺流程图
2、工艺流程简述
根据污水处理需求的碳源类型（快速降解碳源如甲醇、乙醇）设定比例，示例配方（可按需调整）：开启混合罐搅拌（60rpm），通过计量系统依次向罐内加入预处理后的溶剂；每加入一种溶剂，记录实际加入量（误差≤±1%），全部加完后，继续搅拌30-60分钟，至混合液均一（无分层，取样观察为均一透明或微浊液体）。然后进行分装后为产品。
产污情况：废水：设备清洗废水W9-1，直接排入自建污水处理站处理。噪声：运行时设备噪声。废气：混合挥发废气G9-1，通过管道引至“吸收分流+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置”处理后由1根15m高的排气筒外排；固废：此过程产生废弃过滤膜、滤渣S9-1，暂存于危险废物贮存间，定期交由具有相应处理资质的单位进行处理。
3、产污环节及污染因子识别
根据项目工艺流程图和工艺流程简述，该生产线的污染因子识别见下表。
表3.9.1.9-1  复合碳源生产产污情况一览表
	编号
	污染物
	产生环节
	治理措施

	废气

	G9-1
	有机废气
	混合
	三级吸收+活性炭吸附浓缩催化燃烧

	废水

	W9-1
	设备清洗及车间清洗废水
	设备定期清洗
	进入项目污水处理站处理达标外排。

	固废

	S5-1
	废过滤膜、过滤残渣
	过滤
	暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置

	噪声

	N
	噪声
	各类生产设备运行时产生
	厂房隔声、设备安装减震垫、消声器


3.9.1.10 间氯过氧苯甲酸生产工艺
1、生产工艺流程图
将间氯过氧苯甲酸、间氯苯甲酸和二氧六环按照一定的比例溶解后，降低温度到零下25℃，结晶，在低温环境下过滤，然后过滤离心得间氯过氧苯甲酸原料药。工艺流程图及其产污环节情况见下图：


图3.9.1.10-1 间氯过氧苯甲酸生产工艺流程图
2、工艺流程简述
（1）混合溶解
向2000L提取罐中加入定量二氧六环；开启搅拌（转速30-50rpm），缓慢加入间氯过氧苯甲酸，避免粗品结块；维持室温（20-25℃）搅拌30-45分钟，直至粗品完全溶解，形成均一、澄清的溶液（无未溶颗粒），取样检测溶液澄清度，合格后进入下一步。
产污情况：废水：设备清洗废水W10-1，直接排入自建污水处理站处理。噪声：运行时设备噪声。
（2）低温结晶
将混合液从2000L提取罐中转移至中转罐内，将其放入冰柜内，设定降温速率1-2℃/min（缓慢降温，避免晶体快速析出导致粒径不均或包裹杂质）；逐步将提取罐内温度降至-40℃（目标温度，偏差≤±2℃），降温过程中每5分钟记录一次温度；维持-40℃恒温保温2-3小时（保温时间需经小试验证，确保晶体充分生长），其间保持搅拌（转速降至50-60rpm，防止晶体沉降结块），观察提取罐内晶体状态（应为均匀细小晶体，无黏壁现象）。
产污情况：噪声：运行时设备噪声。
（3）低温过滤
提前启动低温过滤系统的制冷装置，将过滤机温度预冷至-35℃（确保过滤过程中晶体不溶解）；维持中转罐内温度-40℃，开启出料阀，通过防爆低温管道将晶浆（晶体+母液）输送至低温过滤机，设定过滤压力0.08-0.12MPa（低压过滤，避免晶体破损）；启动过滤泵，进行抽滤，收集滤饼（晶体），母液（含未析出杂质与甲苯）输送至溶剂回收系统回收甲苯；若破损需更换滤膜，在低温环境下重新过滤。
产污情况：废气：二氧六环回收废气G10-1，通过管道引至“吸收分流+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置”处理后由1根15m高的排气筒外排；噪声：运行时设备噪声。固废：此过程产生废弃过滤膜S10-1、溶剂回收装置产生的残渣S10-2，暂存于危险废物贮存间，定期交由具有相应处理资质的单位进行处理。
（4）离心过滤
初步过滤完成的晶体转入离心机中，将其附着在晶体表面的液体脱离，脱离的液体则转入溶剂回收装置进行二氧六环回收，晶体则转入双锥干燥器中进行干燥工序。
产污情况：噪声：运行时设备噪声。
（5）干燥
离心过滤后的晶体进入经双锥干燥器（真空干燥）干燥得到成品。干燥完成后转入无菌周转桶，加盖密封。
产污情况：废气：干燥过程中会产生二氧六环废气G10-2，通过管道引至“吸收分流+活性炭吸附/浓缩+催化燃烧装置”处理后由1根15m高的排气筒外排；噪声：运行时设备噪声。
3、产污环节及污染因子识别
根据项目工艺流程图和工艺流程简述，该生产线的污染因子识别见下表。



表3.9.1.10-1  间氯过氧苯甲酸生产产污情况一览表
	编号
	污染物
	产生环节
	治理措施

	废气

	G10-1
	二氧六环（有机废气）
	过滤
	三级吸收+活性炭吸附浓缩催化燃烧

	G10-2
	二氧六环（有机废气）
	干燥
	

	废水

	W10-1
	设备清洗及车间清洗废水
	设备定期清洗
	进入项目污水处理站处理达标外排。

	固体废物

	S10-1
	废过滤膜
	过滤
	暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置

	S10-2
	溶剂回收残渣
	二氧六环回收
	

	噪声

	N
	噪声
	各类生产设备运行时产生
	厂房隔声、设备安装减震垫、消声器


3.9.1.11 黄精产品生产线生产工艺
1、生产工艺流程图
项目生产的黄精产品为黄精酒、黄精罐头和黄精功能饮料。工艺流程图及其产污环节情况见下图：


图3.9.1.11-1  黄精产品生产工艺流程图
2、工艺流程简述
1）黄精酒及黄精罐头
项目外购品相良好的净制新鲜黄精原料，供货方已按要求提前完成净制处理，生产时直接利用，厂区无需开展挑选、清洗等黄精净制作业。
①黄精酒配制
外购洁净的玻璃瓶（无需清洗），挑选分级好的黄精按重量直接装入玻璃瓶内，放入灌装生产线按剂量充入60%Vol的白酒，封装后，直接放入酒库存储，半年后即可上市出售。
②黄精罐头生产
净制后的新鲜黄精放入切片机，切成厚度均匀的块状，放入炮制蒸箱；通入蒸汽，控制温度100-105℃，蒸制时间2-3小时（蒸至黄精片质地变软、断面无白心，麻味基本去除）；蒸制完成后，取出黄精片，自然冷却至40-50℃（避免温度过高直接接触空气导致褐变）。
预煮锅加水（定量放入冰糖），加热至90-95℃，放入蒸制好黄精片，保持温度90-95℃，预煮时间10-15分钟；预煮完成后，装入外购净制的玻璃罐（无需清洗）。
采用加热排气法，将装罐后的罐头放入排气箱，温度85-95℃，排气时间8-10分钟，使罐内中心温度≥75℃，顶隙空气含量≤3%；排气后立即取出，用真空封罐机密封；密封后立即检查密封性，剔除漏罐、假封罐。
采用常压杀菌：将密封罐头放入杀菌箱，加水没过罐体，加热至100℃，杀菌时间30-40分钟；灭菌处理后的罐头即为黄精罐头。
产污情况：废水：蒸制废水W11-1、杀菌废水W11-2，直接排入自建污水处理站处理。噪声：运行时设备噪声。
2）黄精功能饮料
按配方精准称取主要原料（外购的黄精提取物、枸杞提取物、西洋参提取物）、辅料（木糖醇、柠檬酸），与纯水共同投入调配设备，通过搅拌等操作使原料充分混合，确保饮料糖度、酸度等指标符合设计标准。
调配后的物料进入过滤工序，借助过滤设备（如筛网、滤膜）去除原料提取物残渣、悬浮物等杂质，提升饮料的纯净度或澄清度，为后续加工提供均匀物料。
过滤后的物料经均质机处理，利用高压将原料颗粒、液滴等细化并均匀分散，防止饮料灌装后出现沉淀分层，优化口感与体系稳定性。
在无菌环境下，灌装至瓶内，完成密封封装，确保产品卫生与包装完整性。
物料通过巴氏杀菌方式，杀灭微生物并钝化酶活性，保障产品微生物安全性，延长保质期。对灌装好的产品进行灯检，在灯光照射下检查饮料外观、液位、密封情况，剔除存在杂质、包装缺陷或液位异常的不合格产品。灯检合格的产品完成包装标识（如喷印生产日期），入库储存并按销售渠道配送，最终进入市场销售。
产污情况：噪声：运行时设备噪声。固废：S11-1过滤残渣，堆存于药渣堆棚，作为有机肥料外售。S11-2不合格产品，液体部分倒出排入自建污水处理站处理。包装物收集后定期外售废旧物资回收单位。
3、产污环节及污染因子识别
根据项目工艺流程图和工艺流程简述，该生产线的污染因子识别见下表。
表3.9.1.11-1   黄精产品生产产污情况一览表
	编号
	污染物
	产生环节
	治理措施

	废水

	W11-1
	蒸制废水
	黄精蒸制
	进入项目污水处理站处理达标外排。

	W11-2
	杀菌废水
	黄精罐头杀菌
	

	固废

	S11-1
	过滤残渣
	黄精功能饮料过滤
	堆存于药渣堆棚，作为有机肥料外售

	S11-2
	不合格品
	黄精功能饮料质检
	液体部分倒出排入自建污水处理站处理。包装物收集后定期外售废旧物资回收单位

	噪声

	N
	噪声
	各类生产设备运行时产生
	厂房隔声、设备安装减震垫、消声器









[bookmark: _Toc1777]3.9.2相关平衡分析
3.9.2.1物料平衡分析
1、穿心莲内酯生产物料平衡
（1）主物料平衡分析
根据项目生产设计资料及行业相关规范，本部分仅考虑与产品直接结合的物料；生产所用乙醇、乙酸乙酯仅用作提取与结晶溶剂，水用作洗涤用物料，后续将对乙醇、乙酸乙酯及水开展专门分析，其关键数据如下：
核算本项目物料平衡，仅考虑与产品相结合的物料，具体如下。
表3.9.2.1-1 项目穿心莲内酯生产物料平衡表
	投入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比
	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比

	1
	穿心莲粉
	1334
	100%
	1
	产品穿心莲内酯
	50
	3.7481%

	
	
	
	
	2
	副产品淀粉
	40.8247
	3.0603%

	
	
	
	
	3
	溶剂回收后残渣
	1.2
	0.0900%

	
	
	
	
	4
	色素及杂质
	0.2
	0.0150%

	
	
	
	
	5
	随水排放残渣
	0.3
	0.0225%

	
	
	
	
	6
	层析柱渣
	0.2
	0.0150%

	
	
	
	
	7
	药渣（仅考虑干基）
	1177.3
	88.2534%

	
	
	
	
	8
	水分流失
	63.9753
	4.7957%

	合计
	1334
	100%
	合计
	1334
	100%
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图3.9.2.1-1 项目穿线连内酯生产物料平衡图 单位：t/a
（2）穿心莲内酯乙醇平衡分析
穿心莲内酯生产过程中主要涉及乙醇生产的环节有初步提取、脱色、层析柱洗涤。其关键数据如下：
表3.9.2.1-2 项目穿心莲内酯生产乙醇物料平衡表
	投入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比
	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比

	1
	增补乙醇
	78.4083
	3.66%
	1
	回收乙醇
	2061.2784
	96.34%

	2
	回收乙醇
	2061.2784
	96.34%
	2
	废气逸散
	2.9294
	0.14%

	
	
	
	
	3
	不凝气排放
	42.0302
	1.96%

	
	
	
	
	4
	药渣带走
	33.4487
	1.56%

	合计
	2139.6867
	100%
	合计
	2136.6867
	100%




图3.9.2.1-2 项目穿线连内酯生产乙醇平衡图 单位：t/a
（3）穿心莲内酯乙酸乙酯平衡分析
穿心莲内酯生产过程中主要涉及乙酸乙酯生产的环节有初步提取、脱色、层析柱洗涤。其关键数据如下：
表3.9.2.1-3 项目穿心莲内酯生产乙酸乙酯物料平衡表
	投入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比
	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比

	1
	增补乙酸乙酯
	18.2822
	2.03%
	1
	回收乙酸乙酯
	881.7178
	97.97%

	2
	回收乙酸乙酯
	881.7178
	97.97%
	2
	废气逸散
	0.288
	0.03%

	
	
	
	
	3
	不凝气排放
	17.9942
	2.00%

	合计
	900
	100%
	合计
	900
	100%




图3.9.2.1-3 项目穿线连内酯生产乙酸乙酯平衡图 单位：t/a







2、黄精提取物生产物料平衡
根据项目生产设计资料及行业相关规范，本部分仅考虑与产品直接结合的物料，其关键数据如下：
表3.9.2.1-4 项目黄精提取物生产物料平衡表
	投入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比
	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比

	1
	黄精粉
	550
	74.6799%
	1
	产品黄精提取物
	110
	14.9360%

	2
	净化水
	183.7269
	24.9467%
	2
	药渣
	558.6388
	75.8529%

	3
	助萃剂
	2.75
	0.3734%
	3
	水分蒸发
	67.8351
	9.2108%

	
	
	
	
	4
	粉尘排放
	0.003
	0.0004%

	合计
	736.4769
	100%
	合计
	736.4769
	100%




图3.9.2.1-4 项目黄精提取物生产物料平衡图 单位：t/a
3、氢氧化铁蔗糖复合物生产物料平衡
根据项目生产设计资料及行业相关规范，本部分仅考虑与产品直接结合的物料，其关键数据如下：
表3.9.2.1-5 项目氢氧化铁蔗糖复合物生产物料平衡表
	投入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比
	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比

	1
	氢氧化铁
	2.875
	7.9723%
	1
	产品
	25
	69.3241%

	2
	蔗糖
	22.125
	61.3518%
	2
	过滤残渣
	0.9950
	2.7591%

	3
	纯水
	11.0625
	30.6759%
	3
	粉尘排放
	0.0007
	0.0021%

	
	
	
	
	4
	水分蒸发
	10.0668
	27.9147%

	合计
	36.0625
	100%
	合计
	36.0625
	100%



图3.9.2.1-5 项目氢氧化铁蔗糖复合物生产物料平衡图 单位：t/a
4、6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮生产物料平衡
（1）主物料平衡
根据项目生产设计资料及行业相关规范，本部分仅考虑与产品直接结合的物料，其关键数据如下：
表3.9.2.1-6 项目喹啉酮生产物料平衡表
	投入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比
	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比

	1
	喹啉酮粗品
	10.5
	14.9243%
	1
	喹啉酮产品
	10
	14.2136%

	2
	甲醇
	4.725
	6.7159%
	2
	废水排放
	54.96
	78.1181%

	3
	净化水
	55.025
	78.2105%
	3
	水分逸散
	1.0
	1.4214%

	4
	硼氢化钠
	0.105
	0.1492%
	4
	回收甲醇
	4.3071
	0.1249%

	
	
	
	
	5
	不凝气排放
	0.0879
	6.1220%

	合计
	70.335
	100%
	合计
	70.355
	100%



图3.9.2.1-6 项目6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮生产物料平衡图 单位：t/a
（2）甲醇平衡
根据项目生产设计资料及行业相关规范，在喹啉酮生产过程中，甲醇是用来除杂的溶剂，其关键数据如下：
表3.9.2.1-7 项目喹啉酮生产甲醇平衡表
	投入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比
	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比

	1
	增补甲醇
	0.4179
	8.84%
	1
	回收甲醇
	4.3071
	91.16%

	
	回收甲醇
	4.3071
	91.16%
	2
	废水排放
	0.33
	6.98%

	
	
	
	
	3
	不凝气排放
	0.0879
	1.86%

	合计
	4.725
	100%
	合计
	4.725
	100%



图3.9.2.1-7 项目6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮生产甲醇平衡图 单位：t/a
5、羟氯喹侧链生产物料平衡
（1）主物料平衡
根据项目生产设计资料及行业相关规范，本部分仅考虑与产品直接结合的物料，其关键数据如下：
表3.9.2.1-8 项目羟氯喹侧链生产物料平衡表
	投入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比
	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比

	1
	羟氯喹侧链粗品
	5.5
	4.4444%
	1
	产品
	5
	4.0404%

	2
	甲苯
	118.25
	95.5556%
	2
	回收甲苯
	115.6769
	93.4763%

	
	
	
	
	3
	残渣
	0.5
	0.4040%

	
	
	
	
	4
	废气逸散
	0.0149
	0.0120%

	
	
	
	
	5
	不凝气排放
	2.5582
	2.0672%

	合计
	123.75
	100%
	合计
	123.75
	100%



图3.9.2.1-8 项目羟氯喹侧链生产物料平衡图 单位：t/a
（2）溶剂甲苯平衡
根据项目生产设计资料及行业相关规范，在羟氯喹侧链生产过程中，甲苯是用来除杂的溶剂，其关键数据如下：
表3.9.2.1-9 项目羟氯喹侧链生产甲苯平衡表
	投入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比
	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比

	1
	回收甲苯
	2.5731
	2.18%
	1
	回收甲苯
	115.6769
	97.82%

	2
	增补甲苯
	115.6769
	97.82%
	2
	废气逸散
	0.0149
	0.01%

	
	
	
	
	3
	不凝气排放
	2.5582
	2.16%

	合计
	123.75
	100%
	合计
	123.75
	100%



图3.9.2.1-9 项目羟氯喹侧链生产甲苯平衡图 单位：t/a
6、间氯过氧苯甲酸生产物料平衡
（1）主物料平衡
根据项目生产设计资料及行业相关规范，本部分仅考虑与产品直接结合的物料，其关键数据如下：
表2.9.2.1-10 项目间氯过氧苯甲酸生产物料平衡表
	投入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比
	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比

	1
	间氯过氧苯甲酸粗品
	20.8
	14.57%
	1
	产品
	40
	16.61%

	2
	间氯苯甲酸
	20
	14.01%
	2
	回收二氧六环
	194.4279
	80.74%

	3
	二氧六环
	200
	71.43%
	3
	残渣
	0.8
	0.33%

	
	
	
	
	4
	废气逸散
	0.0252
	0.01%

	
	
	
	
	5
	不凝气排放
	5.5469
	2.30%

	合计
	240.8
	100%
	合计
	240.8
	100%



图3.9.2.1-10 项目间氯过氧苯甲酸生产物料平衡图 单位：t/a
（2）溶剂二氧六环平衡
根据项目生产设计资料及行业相关规范，在间氯过氧苯甲酸生产过程中，二氧六环是用来除杂的溶剂以及间氯过氧苯甲酸均匀混合间氯苯甲酸的结晶溶剂，其关键数据如下：
表2.9.2.1-11 项目间氯过氧苯甲酸生产二氧六环平衡表
	投入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比
	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比

	1
	回收二氧六环
	194.4279
	97.21%
	1
	回收二氧六环
	194.4279
	97.21%

	2
	增补二氧六环
	5.5721
	2.79%
	2
	废气逸散
	0.0252
	0.01%

	
	
	
	
	3
	不凝气排放
	5.5469
	2.77%

	合计
	200
	100%
	合计
	200
	100%



图3.9.2.1-11 项目间氯过氧苯甲酸生产二氧六环平衡图 单位：t/a
7、复合碳源生产物料平衡
根据项目生产设计资料及行业相关规范，本部分仅考虑与产品直接结合的物料，其关键数据如下：
表3.9.2.1-12 项目复合碳源生产物料平衡表
	投入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比
	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比

	1
	乙醇
	109.5155
	99.10%
	1
	复合碳源
	110
	99.534%

	2
	甲醇
	1
	0.9%
	2
	滤渣
	0.5
	0.452%

	
	
	
	
	3
	排除废气
	0.0155
	0.014%

	合计
	110.5155
	100%
	合计
	110.5155
	100%



图3.9.2.1-12 项目复合碳源生产物料平衡图 单位：t/a
8、氯化氢乙醇生产物料平衡
根据项目生产设计资料及行业相关规范，本部分仅考虑与产品直接结合的物料，关于氯化氢气体仅仅用于调节产品氯化氢的浓度，若浓度符合要求则不用调节，若HCl浓度低于6.65%，则按实际浓度计算后，通入定量的HCl气体用于补充，由于生产不确定性，则在物料平衡中HCl不参与核算。其关键数据如下：
表3.9.2.1-13 项目氯化氢乙醇生产物料平衡表
	投入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比
	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比

	1
	盐酸（38%）
	3.5
	17.5%
	1
	产品
	20
	100%

	2
	无水乙醇
	6.5
	32.5%
	
	
	
	

	3
	纯水
	10
	50%
	
	
	
	

	合计
	20
	100%
	合计
	20
	100%



图3.9.2.1-13 项目氯化氢乙醇生产物料平衡图 单位：t/a
9、氯化氢二氧六环生产物料平衡
根据项目生产设计资料及行业相关规范，本部分仅考虑与产品直接结合的物料，关于氯化氢气体仅仅用于调节产品氯化氢的浓度，若浓度符合要求则不用调节，若HCl浓度低于6.65%，则按实际浓度计算后，通入定量的HCl气体用于补充，由于生产不确定性，则在物料平衡中HCl不参与核算。其关键数据如下：
表3.9.2.1-14 项目氯化氢二氧六环生产物料平衡表
	投入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比
	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比

	1
	盐酸（38%）
	1.75
	17.5%
	1
	产品
	10
	100%

	2
	无水二氧六环
	3.25
	32.5%
	
	
	
	

	3
	纯水
	5
	50%
	
	
	
	

	合计
	10
	100%
	合计
	10
	100%



图3.9.2.1-14 项目氯化氢二氧六环生产物料平衡图 单位：t/a
10、3%消毒双氧水生产物料平衡
根据项目生产设计资料及行业相关规范，本部分仅考虑与产品直接结合的物料，其关键数据如下：
表3.9.2.1-15 项目3%消毒双氧水生产物料平衡表
	投入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比
	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比

	1
	双氧水（50%）
	0.6
	6%
	1
	产品
	10
	100%

	2
	纯水
	9.4
	94%
	
	
	
	

	合计
	10
	100%
	合计
	10
	100%



图3.9.2.1-15 项目3%双氧水生产物料平衡图 单位：t/a
11、黄精保健食品生产物料平衡
根据项目生产设计资料及行业相关规范，本部分仅考虑与产品直接结合的物料，其关键数据如下：
表3.9.2.1-16 项目黄精保健食品生产物料平衡表
	投入物料
	产出物料

	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比
	序号
	名称
	物料量（t/a）
	占比

	1
	新鲜黄精
	0.9
	8.76%
	1
	黄精配制酒
	3
	29.21%

	2
	60%Vol白酒
	2.5
	24.34%
	2
	黄精罐头
	2
	19.47%

	3
	白糖
	0.38
	3.70%
	3
	黄精功能饮料
	5
	48.69%

	4
	净化水
	1.24
	12.07%
	4
	蒸汽逸散
	0.06
	0.58%

	5
	加热蒸汽
	0.2
	1.95%
	5
	锅底水
	0.16
	1.56%

	6
	外购黄精提取物
	2.58
	25.12%
	6
	滤渣
	0.05
	0.49%

	7
	外购枸杞提取物
	0.55
	5.36%
	
	
	
	

	8
	外购西洋参提取物
	0.26
	2.53%
	
	
	
	

	9
	木糖醇
	0.15
	1.46%
	
	
	
	

	10
	柠檬酸
	0.01
	0.10%
	
	
	
	

	11
	纯水
	1.5
	14.61%
	
	
	
	

	合计
	10.27
	100%
	合计
	10.27
	100%



图3.9.2.1-16 项目黄精保健品生产物料平衡图 单位：t/a
3.9.2.2蒸汽平衡
本项目生产加工过程中所使用的蒸汽均外购于合续新能源(易门)有限公司‌运维的易门县小型生活垃圾焚烧处理厂建设项目生产的蒸汽。易门县小型生活垃圾焚烧处理厂建设项目位于易门县龙泉街道韩所村境内，地理坐标102°13′7.95283″E，24°42′10.84884″N，位于项目区北侧直线距离4.2km，使用30m3标准保温半挂车（0.7MPa、170℃工况，可拉运蒸汽5吨）运至项目区内使用。
[image: IMG_256]
图3.9.2.2-1 移动供热车
蒸汽主要用于的环节为穿心莲内酯生产、黄精提取物生产、氢氧化铁蔗糖生产、喹啉酮的溶剂回收、羟氯喹侧链的溶剂回收、间氯过氧苯甲酸的溶剂回收以及黄精罐头的生产，由于项目每年不同时间生产的产品不同，故本次分析按照工业热力学分步核算体系，对不同产品进行蒸汽核算。
1、穿心莲内酯生产
穿心莲内酯生产过程中，使用蒸汽核算如下表所列。
表3.9.2.2-1 项目穿心莲内酯生产蒸汽使用一览表
	工序
	总使用蒸汽量
	年运行时间
	平均每天运行时间
	运行时间段
	平均每小时利用蒸汽量

	药渣内乙醇回收
	150t
	120d
	4h
	年运行120天
（5～9月）
	0.31t

	乙醇浓缩
	480t
	
	8h
	
	0.50t

	耙式干燥器
	360t
	
	8h
	
	0.38t

	脱色后浓缩
	590t
	
	8h
	
	0.61t

	层析后浓缩
	940t
	
	12h
	
	0.65t

	乙醇回收
	2400t
	
	16.8h
	
	1.19t

	乙酸乙酯回收
	230t
	
	7.2h
	
	0.27t

	合计
	5150t
	
	——
	
	3.91t




图3.9.2.2-2 项目穿心莲内酯生产蒸汽使用流向图 单位：t/h
2、黄精提取物及黄精罐头生产
黄精提取物生产过程中，使用蒸汽核算如下表所列。
表3.9.2.2-2 项目黄精提取物生产蒸汽使用一览表
	工序
	总使用蒸汽量
	年运行时间
	平均每天运行时间
	运行时间段
	平均每小时利用蒸汽量

	蒸煮提取
	180t
	100d
	8h
	年运行100天
（10月～翌年1月）
	0.225t

	浓缩
	500t
	
	8h
	
	0.625t

	黄精蒸制
	0.2t
	1d
	8h
	年运行1天，10月内
	0.025t

	煮制
	0.35t
	
	2h
	
	0.175t

	合计
	680.55t
	——
	——
	——
	1.05t




图3.9.2.2-3 项目黄精提取物生产蒸汽使用流向图 单位：t/h
3、氢氧化铁蔗糖铁复合物生产
氢氧化铁蔗糖铁复合物生产过程中，使用蒸汽核算如下表所列。
表3.9.2.2-3 项目氢氧化铁蔗糖铁复合物生产蒸汽使用一览表
	工序
	总使用蒸汽量
	年运行时间
	平均每天运行时间
	运行时间段
	平均每小时利用蒸汽量

	加热保温
	4t
	80h
	8h
	年运行10天
（4月下旬）
	0.05

	蒸馏浓缩
	9.5t
	60h
	6h
	
	0.1583

	合计
	13.5t
	——
	——
	
	0.2083




图3.9.2.2-4 项目穿氢氧化铁蔗糖铁复合物生产蒸汽使用流向图 单位：t/h
4、喹啉酮生产
喹啉酮生产过程中，使用蒸汽核算如下表所列。
表3.9.2.2-4 项目喹啉酮生产蒸汽使用一览表
	工序
	总使用蒸汽量
	年运行时间
	平均每天运行时间
	运行时间段
	平均每小时利用蒸汽量

	甲醇回收
	4t
	80h
	8h
	年运行10天
（2月上旬）
	0.05t

	合计
	4t
	——
	——
	
	0.05t




图3.9.2.2-5 项目喹啉酮生产蒸汽使用流向图 单位：t/h
5、羟氯喹侧链生产
羟氯喹侧链生产过程中，使用蒸汽核算如下表所列。
表3.9.2.2-5 项目羟氯喹侧链生产蒸汽使用一览表
	工序
	总使用蒸汽量
	年运行时间
	平均每天运行时间
	运行时间段
	平均每小时利用蒸汽量

	甲苯回收
	33.5t
	480h
	16h
	年运行30天
（2月中旬～3月中旬）
	0.0698t

	合计
	33.5t
	——
	——
	
	0.0698t




图3.9.2.2-6 项目羟氯喹侧链生产蒸汽使用流向图 单位：t/h
5、间氯过氧苯甲酸生产
间氯过氧苯甲酸生产过程中，使用蒸汽核算如下表所列。
表3.9.2.2-6 项目间氯过氧苯甲酸生产蒸汽使用一览表
	工序
	总使用蒸汽量
	年运行时间
	平均每天运行时间
	运行时间段
	平均每小时利用蒸汽量

	二氧六环回收
	45t
	240h
	24h
	年运行10天
（3月下旬）
	0.1875t

	合计
	45t
	——
	——
	
	0.1875t




图3.9.2.2-7 项目间氯过氧苯甲酸生产蒸汽使用流向图 单位：t/h
6、项目外购蒸汽运输影响分析
本项目热源取自厂区北侧直线距离4.2km的易门县小型生活垃圾焚烧处理厂，不敷设固定热力输送管道，采用30m³标准保温移动供热半挂车密闭转运工艺蒸汽，运输介质参数为0.7MPa、170℃饱和蒸汽，单车载汽量可达5t，单车额定供汽能力可完全覆盖项目3.91t/h峰值小时用汽负荷，通过多车轮换转运模式可满足项目连续、间歇性生产用热需求，运输调度灵活、供汽保障度高。本次重点针对移动供热车道路运输过程的路线安全性、沿线环境影响、泄漏风险特征开展专项分析。
从运输介质安全属性与泄漏风险分析，项目移动供热车运输介质为洁净高温蒸汽，理化性质稳定，具备无毒、无腐蚀、不燃不爆的特性，不属于危险化学品管控范畴，风险等级极低。运输罐体为专用耐高温、高压、保温密闭储罐，配套压力实时监测、超压自动泄压、密闭防渗、隔热防护等安全装置，运输全程密闭无外泄。即便运输途中发生极端交通事故、罐体密封异常等极小概率事故，仅瞬时释放高温水汽，无有毒有害废气、废液、固废产生，不会对运输沿线土壤、地表水、地下水、大气环境造成污染，无持久性环境损害与次生污染遗留问题。
从运输路线环境影响及道路运输风险对比，本项目蒸汽运输单程距离仅4.2km，运输运距短、路况熟悉、周转效率高，可提前规划最优运输路线，主动避让集中居民区、饮用水源保护区、生态敏感区、学校、医院等环境敏感点位，最大限度降低道路运输对沿线人居及生态环境的扰动。常规危化品道路运输全过程风险不确定性强，受天气、路况、交通车流、人为操作影响大，存在交通事故、物料洒落、渗漏、洗消废水污染、尾气叠加污染等多重次生环境问题；而移动供热车仅转运洁净蒸汽，运输过程无物料洒落、无污染物渗漏，仅产生常规机动车尾气及少量交通噪声，污染类型单一、排放量小，相较于危化品运输，对运输路线沿线大气、水土、生态环境的危害性显著更低。
7、蒸汽使用总结
通过上述分析，项目年购入蒸汽总量为5926.55t，根据不同生产产品所购入的蒸气量不同，具体标化如下图所示。
[image: ]
图3.9.2.2-8 项目生产外购蒸汽变化图 单位：t/h
从上图分析，项目外购的蒸汽在0.05t/h～3.91t/h之间，项目生产加工过程中所使用的蒸汽均外购于合续新能源(易门)有限公司‌运维的易门县小型生活垃圾焚烧处理厂建设项目生产的蒸汽。易门县小型生活垃圾焚烧处理厂建设项目现状已经接近建设尾声，根据合续新能源(易门)有限公司资料该项目预计2026年12月建成运营。根据《易门县小型生活垃圾焚烧处理厂建设项目环境影响报告书》，该项目达到设计处置负荷下，焚烧热烟气余热利用蒸汽锅炉蒸汽量8.6t/d，除蒸汽部分用于焚烧炉一次、二次风入炉前间接加热和锅炉蒸汽冷凝水入锅炉前间接预加热、脱硝液加热、管道热损耗外，每天剩余5.73t/h（137.52t/d）蒸汽可供外部企业利用。本项目预计2027年6月投产运行，最大负荷下（穿心莲内酯生产）蒸汽使用量为3.91t/h，42.92t/d，故易门县小型生活垃圾焚烧处理厂建设项目生产的蒸汽可以满足本项目最大生产负荷。
本项目蒸汽热源取自北侧直线距离4.2km的易门县小型生活垃圾焚烧处理厂，采用30m3标准保温半挂车转运0.7MPa、170℃工艺蒸汽，单车供汽量可达5t。项目最大小时用汽量为3.91t/h，日最大用汽量42.92t/d，单车供汽能力可覆盖项目峰值小时用汽需求。项目热源运输距离短，转运热损耗低、供汽品质稳定，采用移动式运汽方式无需厂区自建锅炉，可有效减少废气、炉渣等污染物产排，降低环保治理压力与设备投资。同时项目生产为间歇性工况，移动式供汽模式可按需调度，灵活适配生产负荷变化。但由于项目日均用汽规模较大，需每日多车次转运，存在供汽间歇性波动风险，需通过合理车辆调度及配套缓冲稳压设施保障生产用汽连续稳定，总体而言，项目采用保温半挂车外购转运蒸汽供热具备技术可行、经济合理、环保优势显著的特点。项目已和合续新能源(易门)有限公司签订了蒸汽供应协议（详见附件14）。
[bookmark: _Toc26397]3.9.3水平衡分析
项目生产不同的产品，用排水量也不相同。本次评价针对不同产品进行分析。
3.9.3.1穿心莲内酯生产
（1）生产用水
根据生产物料平衡核算，穿心莲内酯生产过程中，用水量为12.9957m3/d，其中11.4957m3/d，为PP净化器处理后的市政自来水，1.5m3/d为外购纯水。废水产生量为13.124m3/d，进入厂区污水处理站处理。
（2）质检室废水
本项目设置检验室，主要检测原料和成品水分、产品含量、pH、炽灼残渣、微生物指标、外观均匀度。检验过程中严格按照实验室操作规范进行实验，实验完成后，将实验残渣、残液全部倒入危险废物收集桶内，沾染实验残渣、残液的玻璃仪器（试管、烧杯等）需要清洗时，应先接取少量的清水进行第一遍及第二遍清洗，第一遍第二遍清洗产生的废水并入危险废物收集桶内，暂存于危险废物暂存间，并委托有资质单位进行清运处置。第三遍及以后清洗废水则进入项目污水处理站处理。检测室每日均进行检测，根据类似检验中心的运行经验数据，项目检验室用水量约为0.1m3/d，排污系数取1.0，则检验中心废水产生量约为0.1m3/d，12m3/a，其中第一遍第二遍清洗产生的废水占总废水量的10%，为0.01m3/d，1.2m3/a，并入危险废物收集桶内，暂存于危险废物暂存间，并委托有资质单位进行清运处置。第三遍清洗产生的废水占总废水量的90%，为0.09m3/d，10.8m3/a，进入厂区污水处理站处理。
（3）设备清洗废水
为保证项目生产产品的清洁度，项目每天生产结束均需对各个生产线设备进行清洗，清洗水利用净化后的自来水，项目生产车间设备清洗水量最大为1m3/d，120m3/a，产污系数按0.8计算，则设备清洗废水量为0.8m3/d，96m3/a。
（4）车间地面清洁用水
为保证项目生产产品的清洁度，生产环境需要保证整洁，车间地面每天进行清洁，车间地面清洁用水量根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）：参考停车库地面冲洗用水2～3L/m2·次，项目不采用水冲洗的方式，采用人工湿地式拖地清洁的方式，本项目取每次0.5L/m2，每天清洁1次，项目需要每天清洗的生产车间地表面积均为1150m2，则生产车间地面清洁用水量最大为0.575m3/d，69m3/a。产污系数按0.8计算，则项目清洁废水量为0.46m3/d（55.2m3/a）。
（5）员工生活用排水
项目劳动定员15人，厂区内不提供饮食和住宿。员工生活用水量参照《云南省地方标准 用水定额》（GB53/T168-2026）中无食堂行政机构办公楼通用值人均用水量11L/（人·天）计算，则本项目员工用水量为0.165m3/d，19.8m3/a，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.132m3/d（15.84m3/a）。通过研发楼化粪池处理后进入厂区污水处理站，达标后排入园区污水管网，最终进入易门县污水处理厂。

图3.9.3.1-1 项目穿心莲内酯生产过程水平衡 单位：m3/a

图3.9.3.1-2 项目穿心莲内酯生产过程水平衡 单位：m3/d
3.9.3.2黄精提取物生产
（1）生产用水
根据生产物料平衡核算，黄精提取物生产过程中，用水量为1.8373m3/d，为PP净化器处理后的市政自来水，用于产品提取，黄精提取过程中不产生生产废水，水分都随废渣、蒸馏及干燥工段散失。
（2）其他废水
由于生产车间相同，仅利用不同的设备，根据之前的核算方式，具体如下：
①化验室
项目检验室用水量约为0.1m3/d，排污系数取1.0，则检验中心废水产生量约为0.1m3/d，10m3/a，其中第一遍第二遍清洗产生的废水占总废水量的10%，为0.01m3/d，1.0m3/a，并入危险废物收集桶内，暂存于危险废物暂存间，并委托有资质单位进行清运处置。第三遍清洗产生的废水占总废水量的90%，为0.09m3/d，9m3/a，进入厂区污水处理站处理。
②设备清洗废水
项目生产车间设备清洗水量最大为1m3/d，100m3/a，产污系数按0.8计算，则设备清洗废水量为0.8m3/d，80m3/a。
③车间地面清洁用水
生产车间地面清洁用水量最大为0.575m³/d，57.5m³/a。产污系数按0.8计算，则项目清洁废水量为0.46m3/d（46m3/a）。
④员工生活用水
生产员工数量不变，员工用水量为0.165m3/d，16.5m3/a，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.132m3/d（13.2m3/a）。通过研发楼化粪池处理后进入厂区污水处理站，达标后排入园区污水管网，最终进入易门县污水处理厂。






图3.9.3.2-3 项目黄精提取物生产过程水平衡 单位：m3/a


图3.9.3.2-4 项目黄精提取物生产过程水平衡 单位：m3/d
3.9.3.3氢氧化铁蔗糖复合物生产
（1）生产用水
根据生产物料平衡核算，氢氧化铁蔗糖复合物生产时间为每年10天，生产过程中，用水量为11.0625m3/a，为外购的医用级纯水，水分都随浓缩及干燥工段散失，不产生生产废水。
（2）其他废水
由于生产车间相同，仅利用不同的设备，根据之前的核算方式，具体如下：
①化验室
项目检验室用水量约为0.1m3/d，排污系数取1.0，则检验中心废水产生量约为0.1m3/d，1m3/a，其中第一遍第二遍清洗产生的废水占总废水量的10%，为0.01m3/d，0.1m3/a，并入危险废物收集桶内，暂存于危险废物暂存间，并委托有资质单位进行清运处置。第三遍清洗产生的废水占总废水量的90%，为0.09m3/d，0.9m3/a，进入厂区污水处理站处理。
②设备清洗废水
项目生产车间设备清洗水量最大为1m3/d，10m3/a，产污系数按0.8计算，则设备清洗废水量为0.8m3/d，8m3/a。
③车间地面清洁用水
生产车间地面清洁用水量最大为0.575m³/d，5.75m³/a。产污系数按0.8计算，则项目清洁废水量为0.46m3/d（4.6m3/a）。
④员工生活用水
生产员工数量不变，员工用水量为0.165m3/d，1.65m3/a，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.132m3/d（1.32m3/a）。通过研发楼化粪池处理后进入厂区污水处理站，达标后排入园区污水管网，最终进入易门县污水处理厂。


图3.9.3.3-5 项目氢氧化铁蔗糖复合物生产过程水平衡 单位：m3/a
3.9.3.4喹啉酮生产
（1）生产用水
根据生产物料平衡核算，喹啉酮生产时间为每年10天，生产过程中，用水量为55.025m3/a，为自来水通过PP净化后使用，主要用于物料混合和水洗，废水排放量为54.0353m3/a，5.4035m3/d，进入厂区污水处理站处理。
（2）其他废水
由于生产车间相同，仅利用不同的设备，根据之前的核算方式，具体如下：
①化验室
项目检验室用水量约为0.1m3/d，排污系数取1.0，则检验中心废水产生量约为0.1m3/d，1m3/a，其中第一遍第二遍清洗产生的废水占总废水量的10%，为0.01m3/d，0.1m3/a，并入危险废物收集桶内，暂存于危险废物暂存间，并委托有资质单位进行清运处置。第三遍清洗产生的废水占总废水量的90%，为0.09m3/d，0.9m3/a，进入厂区污水处理站处理。
②设备清洗废水
项目生产车间设备清洗水量最大为1m3/d，10m3/a，产污系数按0.8计算，则设备清洗废水量为0.8m3/d，8m3/a。
③车间地面清洁用水
生产车间地面清洁用水量最大为0.575m³/d，5.75m³/a。产污系数按0.8计算，则项目清洁废水量为0.46m3/d（4.6m3/a）。
④员工生活用水
生产员工数量不变，员工用水量为0.165m3/d，1.65m3/a，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.132m3/d（1.32m3/a）。通过研发楼化粪池处理后进入厂区污水处理站，达标后排入园区污水管网，最终进入易门县污水处理厂。


图3.9.3.4-6 项目喹啉酮生产过程水平衡 单位：m3/a
3.9.3.5黄精保健食品生产
（1）生产用水
根据生产物料平衡核算，黄精保健食品生产时间为每年5天，其中黄精配制酒及黄精保健食品共计生产1天，黄精功能饮料生产4天。黄精罐头生产过程中有0.2t/d的蒸汽用于新鲜黄精蒸制，产生0.16m3/d的蒸制锅底水，排入污水处理站处理。1.24m3/d的净化水用于罐头煮制，为PP净化器处理后的市政自来水，不产生生产废水。
黄精功能饮料所用的包装瓶为净化后的PET瓶，由代工厂加工净化后送至项目厂区，项目区不进行清洗。外购的1.5m3纯水用于调配黄精功能饮料，不产生废水。
（2）其他废水
由于生产车间相同，仅利用不同的设备，根据之前的核算方式，具体如下：
①化验室
项目检验室用水量约为0.1m3/d，排污系数取1.0，则检验中心废水产生量约为0.1m3/d，0.5m3/a，其中第一遍第二遍清洗产生的废水占总废水量的10%，为0.01m3/d，0.05m3/a，并入危险废物收集桶内，暂存于危险废物暂存间，并委托有资质单位进行清运处置。第三遍清洗产生的废水占总废水量的90%，为0.09m3/d，0.45m3/a，进入厂区污水处理站处理。
②设备清洗废水
项目生产车间设备清洗水量最大为1m3/d，5m3/a，产污系数按0.8计算，则设备清洗废水量为0.8m3/d，4m3/a。
③车间地面清洁用水
生产车间地面清洁用水量最大为0.575m³/d，2.875m³/a。产污系数按0.8计算，则项目清洁废水量为0.46m3/d（2.3m3/a）。
④员工生活用水
生产员工数量不变，员工用水量为0.165m3/d，0.825m3/a，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.132m3/d（0.66m3/a）。通过研发楼化粪池处理后进入厂区污水处理站，达标后排入园区污水管网，最终进入易门县污水处理厂。


图3.9.3.4-7 项目黄精保健品生产过程水平衡 单位：m3/d
3.9.3.6其他产品生产
（1）生产用水
根据生产物料平衡核算，羟氯喹侧链、间氯过氧苯甲酸、复合碳源、氯化氢乙酯、氯化氢二氧六环、3%消毒双氧水等6种产品生产不涉及自来水的使用，用水环节均为外购纯水，生产过程中，无废水产生。
（2）其他废水
由于生产车间相同，仅利用不同的设备，根据之前的核算方式，具体如下：
①化验室
项目检验室用水量约为0.1m3/d，排污系数取1.0，则检验中心废水产生量约为0.1m3/d，其中第一遍第二遍清洗产生的废水占总废水量的10%，为0.01m3/d，并入危险废物收集桶内，暂存于危险废物暂存间，并委托有资质单位进行清运处置。第三遍清洗产生的废水占总废水量的90%，为0.09m3/d，进入厂区污水处理站处理。
②设备清洗废水
项目生产车间设备清洗水量最大为1m3/d，产污系数按0.8计算，则设备清洗废水量为0.8m3/d。
③车间地面清洁用水
生产车间地面清洁用水量最大为0.575m³/d。产污系数按0.8计算，则项目清洁废水量为0.46m3/d。
④员工生活用水
生产员工数量不变，员工用水量为0.165m3/d，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.132m3/d。通过研发楼化粪池处理后进入厂区污水处理站，达标后排入园区污水管网，最终进入易门县污水处理厂。


图3.9.3.6-8 项目其他产品生产过程水平衡 单位：m3/d
3.9.3.7项目生产水平衡总结
通过上述不同产品分析核算，项目用排水量详情如下表所示：
表3.9.3.7-1 项目生产用排水量情况表
	生产时间
	水类别
	用水量
	废水产生量

	
	
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	m3/d

	穿心莲内酯生产

	年运行120天
（5～9月）
	自来水
	1379.4733
	11.4957
	1574.8816
	13.124

	
	纯水
	180
	1.5
	
	

	
	合计
	1559.4733
	12.9957
	
	

	黄精提取物

	年运行100天
（10月～翌年1月）
	自来水
	183.7269
	1.8373
	0
	0

	氢氧化铁蔗糖复合物

	年运行10天
（4月下旬）
	纯水
	11.0625
	1.1
	0
	0

	喹啉酮

	年运行10天
（2月上旬）
	自来水
	55.025
	5.2025
	54.0353
	5.4035

	黄精保健食品

	年运行4天
（10月）
	自来水
	1.24
	1.24
	0.16
	0.16

	
	纯水
	1.5
	0.5
	
	

	
	蒸汽
	0.2
	0.2
	
	

	
	合计
	2.94
	1.94
	
	

	其他产品（羟氯喹侧链、间氯过氧苯甲酸、复合碳源、氯化氢乙酯、氯化氢二氧六环、3%消毒双氧水等6种产品）

	年运行60天
（2月中旬～4月中旬）
	纯水
	24.4
	最大2
	0
	0

	辅助环节（全年-304天）

	化验室
	纯水
	30.4
	0.1
	27.36
	0.09

	设备清洗
	自来水
	304
	1
	243.2
	0.8

	车间清洁
	自来水
	174.8
	0.575
	139.84
	0.46

	员工生活
	自来水
	50.16
	0.165
	40.128
	0.132

	合计
	纯水
	247.3625
	14.8357（最大）
	2079.6049
	14.606（最大）

	
	自来水
	2148.4252
	
	
	

	
	蒸汽
	0.2
	
	
	

	
	合计
	2395.9877
	
	
	


[bookmark: _Toc15712]3.9.4运营期污染物核算
3.9.4.1大气污染物
根据企业提供的工艺流程分析可知，本项目废气主要为储罐大小呼吸废气、加料大呼吸废气、溶剂回收不凝气、药物破碎粉尘、穿心莲内酯出渣有机废气。
1、无组织废气排放
（1）存储罐废气
项目新设4个储罐，每个储罐容积均为50m3，分别用于存储乙醇、50%过氧化氢、液碱以及二氧六环。其中50%过氧化氢、液碱存储过程中不产生存储废气。项目储罐采用固定顶罐的存储方式，固定顶罐的储存损耗主要是指有机液体存储于固定顶罐的过程中，基于储液组分、环境温度和工艺操作等因素的影响，造成储液上部空间的气相压力出现变化，进而导致部分TVOC从罐顶呼吸阀排出的循环过程。该类损耗分为两类：静置损耗（小呼吸）和工作损耗（大呼吸）。根据《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ 992—2018）：“5.3.2 污染物产生量-计算罐区废气、装卸排放VOCs的产生量时，可参考《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中有机液体储存与调和挥发损失、有机液体装卸挥发损失中的公式法”。故储罐静置损耗（小呼吸）和工作损耗（大呼吸）废气产生量采用《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）规定的源强核算方法文件《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（2015年）进行计算。
①静置损耗
有机液体静置储存时，白天受太阳辐射使有机液体温度升高，引起上部空间气体膨胀。液体表面蒸发加剧，罐内压力随之升高，当压力达到呼吸阀压力设定值时，呼吸阀的压力阀盘开启，液体蒸气就逸出罐外造成损耗。夜晚气温下降使罐内气体收缩，油气凝结，罐内压力随之下降，当压力降到呼吸阀允许真空值时，空气进入罐内，使气体空间的液体蒸气浓度降低，又为温度升高后液体蒸发创造条件。这样反复循环，就形成了固定顶储罐的静置损失。储罐静置损耗（小呼吸）废气产生量采用《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ853-2017）规定的源强核算方法文件《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（2015年）进行计算，其计算如下：










表3.9.4.1-1 固定顶罐静置损耗计算公式
	主公式
	子公式
	相关参数及公式

	[image: ]
	
	

	Es：静置储藏损失，lb/a
	
	

	WV ：储藏气相密度，lb/ft3；
	[image: ]
	MV：气相分子质量，lb/lb-mol；
R：理想气体状态常数，10.741lb/lb-mol·ft·°R；
PVA：日平均液面温度下的饱和蒸汽压；
TLA：日平均液体表面温度，°R，取年平均实际储存温度。
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TAA：日平均环境温度，°R。
[image: ]
TB：储液主体温度，°R，见注释c；
[image: ]

	Hvo——气相空间高度HVO，ft。是罐径气相空间的高度，项目固定顶罐属于穹顶空间。
	[image: ]
	Hs：罐体高度，ft；
HL：液体高度，ft；
HRO：罐顶计量高度，计算公式：
[image: ]
HRO： 罐顶计量高度，ft；
RS：罐壳半径，ft；
HR：罐顶高度，ft；
[image: ]
RR：罐穹顶半径，ft；值一般介于0.8D-1.2D 之间，其中D=2RS。如果RR 未知， 则用罐体直径代替。
RS：罐壳半径，ft；

	KE：气相空间膨胀因子，无量纲量；有机化学品及其混合物—例如：苯、对二甲苯。
	[image: ][image: ]
	ΔTV：日蒸汽温度范围，°R；
TAX：日最高环境温度，°R；
TAN：日最低环境温度，°R；
α：罐漆太阳能吸收率，无量纲量；
I：太阳辐射强度，Btu/ft2·day；

	KS：排放蒸汽饱和因子，无量纲量
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	PVA：日平均液面温度下的饱和蒸汽压，psia。
[image: ]
A、B、C：为安托因常数；


表3.9.4.1-2 固定顶罐工作损耗计算公式
	主公式
	子公式
	相关参数及公式
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	LW工作损耗，lb/a；
	
	

	R：理想气体状态常数，10.741lb/lb-mol·ft·°R；
	
	

	TLA：日平均液体表面温度，°R，取年平均实际储存温度。
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TAA：日平均环境温度，°R。
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TB：储液主体温度，°R，见注释c；
[image: ]
	

	MV气相分子量，lb/lb-mol；
	
	

	PVA：日平均液面温度下的饱和蒸汽压
	[image: ]
	A、B、C：为安托因常数；

	Q年周转量；
	
	

	KP工作损耗产品因子，无量纲量；
	对于其它有机液体KP=1；
	

	KN：工作排放周转（饱和）因子，无量纲量；
	[image: ]
	（V取储罐最大储存容积，如果最大储存容积未知，取公称容积的0.85倍）；
当周转数＞36，KN=（180+N）/6N；
当周转数≤36，KN=1；

	KB：呼吸阀工作校正因子
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	PI：正常工况条件下气相空间压力；
PI：是一个实际压力（表压），如果处在大气压下（不是真空或处在稳定压力下），PI为0；
PA：大气压，psia；
PBP：呼吸阀压力设定

	
	[image: ]
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②项目储罐参数
本项目设有50m3的乙醇储罐和二氧六环储罐各1个，存储物为液态，其罐装填系数0.85，乙醇储罐的最大储量为33.5t，二氧六环为44t。其储罐参数如下表所示：
表3.9.4.1-3 项目固定顶罐相关参数
	储罐名称
	乙醇固定顶罐
	二氧六环固定顶罐

	D储罐直径，m
	3.6
	3.6

	Hs：罐体高度，m
	5.0
	5.0

	TAX：日最高环境温度，℃
	24
	24

	TAN：日最低环境温度，℃
	12
	12

	α：储罐颜色
	银白色

	水平面太阳能总辐射(Btu/ft2.day)
	经查询相关资料，易门县水平面太阳能总辐射为1350Btu/ft2.day。

	HL：液体高度，m
	4.25
	4.25

	罐顶类型
	穹顶
	穹顶

	PVA：日平均液面温度下的饱和蒸汽压，KPa
	13.9199
	19.2721

	储存物质
	储存物料名称
	乙醇
	二氧六环

	
	物料CAS码
	64-17-5
	123-91-1

	
	储存物料密度，t/m3
	0.79
	1.033

	
	Mv气相分子质量，g/mol
	46
	88.1

	
	安托因常数A
	8.321
	7.30

	
	安托因常数B
	1718.21
	1485.85

	
	安托因常数C
	237.52
	234.98

	PI：正常工况条件下气相空间压力，KPa
	0.4
	0.295

	PA：大气压，kPa
	84
	84

	PBP：呼吸阀压力设定，kPa
	1.2
	0.98

	N年周转次数
	63
	5

	Q年周转量，t
	2139.6867
	200

	存储时间，h
	120d×24=2880
	365d×24=8760


③储罐废气产生量核算
通过调查项目储罐各项参数，代入《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（2015年）中相关公式计算得到，项目储罐非甲烷总烃排放量如下表：
[bookmark: _Hlk96160131]表3.9.4.1-4 项目储罐非甲烷总烃排放量估算
	污染物
	静置损耗(t/a)
	静置损耗(kg/h)
	工作损耗
(t/a)
	工作损耗
(kg/h)
	存储时间
（h/a）
	TVOC排放量（t/a）
	TVOC排放速率（kg/h）

	乙醇
	0.0460
	0.0160
	0.0570
	0.0198
	2880
	0.103
	0.0358

	二氧六环
	0.0696
	0.0079
	0.0094
	0.0011
	8760
	0.079
	0.0090


表3.9.4.1-5 项目储罐面源排放参数
	污染源名称
	坐标(°)
	海拔(m)
	矩形面源
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	长度(m)
	宽度(m)
	有效高度(m)
	TVOC

	储罐区
	102.120028
	24.390583
	1619
	41.8
	21.4
	3
	0.0448


（2）生产车间
[bookmark: _Hlk96162573]①车间管道设备废气（动静密封点泄漏废气）
项目生产均在标准车间内进行，设备内的物料可通过设备动静密封点泄漏到环境中，这是一种工业企业遍布存在的小型无组织排放源，属于正常工况下的无组织或有组织排放，以无组织排放为主。个别设备密封点可将废气收集将其转化为有组织排放，如安全阀、压缩机。设备动静密封点类型主要包括泵、压缩机、搅拌器、阀、泄压设备、取样连接系统、开口管线、法兰、连接件等9大类。设备与管线组件密封点泄漏挥发性有机物排放核算参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）进行核算，其计算公式如下：

式中：
E设备—设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；
ti—密封点i的年运行时间，h/a；
eTOC，i—密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h；
WFVOCs，i—流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数，根据设计文件取值；
WFTOC，i—流经密封点i的物料中总有机碳（TOC）平均质量分数，根据设计文件取值；
n—挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。
本项目设备动静密封点泄漏计算参照石油化学工业计算，关于WFVOCs/ WFTOC，项目管道内挥发的有机物主要为乙醇，项目生产大多时间为穿心莲内酯，使用的乙醇量相对较多，其他挥发性有机气体较少，总有机碳主要来源于乙醇，通过计算其比值取值为1.918，计算参数及结果见下表：
表3.9.4.1-6 本项目设备动静密封点泄漏计算参数及结果一览表
	车间
	密封点类型
	WFVOCs，i/ WFTOC，i
	ti
	eTOC，i
	n
	设备排放量kg/a

	生产车间
	有机液体阀门
	1.918
	2880
	0.036
	20
	11.9315

	
	气体阀门
	1.918
	2880
	0.024
	5
	1.9886

	
	泵
	1.918
	2880
	0.14
	8
	18.5601

	
	其他（中转罐等）
	1.918
	2880
	0.073
	50
	60.4860

	
	合计
	92.9662


[bookmark: _Hlk101253409]通过上表核算，项目生产车间设备动静密封点泄漏非甲烷总烃量为92.9662kg/a，即0.0323kg/h。生产车间顶部安装抽排风设备，经车间顶部无组织排放。
③板框压滤机有机废气逸散
在穿心莲内酯生产时期，板框压滤机压滤药渣的过程中，药渣内的乙醇会少量逸散出来，根据工业经验系数，逸散量占渣内乙醇量的0.5%，渣内的乙醇含量为566.9266t/a，故逸散的乙醇量为2.8346t/a，逸散的乙醇（按TVOC计）通过压滤机上安装的集气罩收集（收集效率≥80%）后，剩余20%在车间内逸散，呈无组织排放，排放量为0.5669t/a，0.1968kg/h。
④生产车间无组织废气排放汇总
由于项目生产过程中，不同时间生产的产品不同，多种产品不会同时进行生产，故通过上述核算，项目生产车间有机废气其产排参数如下表所示：
表3.9.4.1-7  项目生产车间面源排放参数
	污染源名称
	坐标(°)
	海拔(m)
	矩形面源
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	长度(m)
	宽度(m)
	有效高度(m)
	TVOC

	穿心莲内酯生产——年运行120天（5～9月），每天24h，共计2880h

	生产车间
	102.208355
	24.666492
	1619
	55
	42.5
	10
	0.2291


（3）穿心莲内酯出渣堆棚
项目提取后的穿心莲粉渣集中堆存于渣棚内，由于渣内还残留极少部分的乙醇，在堆存的过程中会缓慢地从渣内释放出来。根据项目生产设计资料，项目渣内的乙醇残留量控制在2.67%左右，穿心莲渣进入渣棚利用塑料编织袋进行包装，渣库每天都对穿心莲渣进行清运，花渣内残留的乙醇在渣棚内释放量约为0.5%左右，项目年产生穿心莲渣1250.7684t，含乙醇量为33.4487t，故渣棚内释放的NMHC量为0.1672t/a，即0.1742kg/h。
表3.9.4.1-8 项目渣棚乙醇面源排放参数
	污染源名称
	坐标(°)
	海拔(m)
	矩形面源
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	长度(m)
	宽度(m)
	有效高度(m)
	TVOC

	渣棚无组织
	102.208079
	24.666101
	1619
	17
	11
	8
	0.1742


（4）污水处理站废气
项目污水处理站异味主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的恶臭气体，异味为多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨和硫化氢等。参考《大气氨源排放清单编制技术指南（试行）》，废水处理厂NH3排放系数为0.003g/m³污水；参考《城市污水典型处理工艺气态无机硫化物与臭气的排放特征研究》中对废水处理厂H2S排放情况监测及研究，废水处理厂H2S排放系数为0.001g/m³污水。本项目污水处理站设计处理规模为20m3/d（全年2079.6049m3/a），则项目运营期污水处理设施恶臭污染物NH3、H2S产生量分别为0.0212g/d，6.4468g/a；0.0071g/d，2.1489g/a。
本项目污水处理站年运行7296h（运行304天，每天24h），设置为一体化设备，其密封性更佳。据此可计算出NH3和H2S的产排情况详见下表；
表3.9.4.1-9 项目污水处理站恶臭气体产排情况
	污染物
	无组织

	
	排放量kg/a
	排放速率g/h（最大情况）

	氨气
	0.0064
	0.0009

	硫化氢
	0.0021
	0.0003

	臭气浓度
	少量
	——


表3.9.4.1-10 项目污水处理站面源排放参数
	污染源名称
	坐标(°)
	海拔(m)
	矩形面源
	污染物排放速率(g/h)

	
	经度
	纬度
	
	长度(m)
	宽度(m)
	有效高度(m)
	NH3
	H2S

	污水处理站无组织
	102.208341
	24.666170
	1557.0
	15
	10
	4
	0.0009
	0.0003


（5）硫酸溶液配制废气
在穿心莲内酯生产过程中层析柱需要定时清洗，采用4%硫酸溶液进行清洗。本项目将4.59t98%浓硫酸加水稀释配置为4%稀硫酸。经物料衡算，体系纯硫酸溶质为4.4982t，稀释后稀硫酸总质量112.455t。浓硫酸稀释属于强放热过程，会产生硫酸雾；该部分挥发量无理论计算公式，参照化工配酸工序经验挥发系数核算：为敞开搅拌稀释，硫酸雾挥发系数一般取0.2%（按硫酸溶质计），硫酸雾挥发量约0.009t/a。硫酸配制时间为穿心莲生产期间（120天/年），每天配制1h，即120h/a，硫酸溶液配制过程中硫酸排放速率为0.075kg/h。
表3.9.4.1-11  项目生产车间硫酸面源排放参数
	污染源名称
	坐标(°)
	海拔(m)
	矩形面源
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	长度(m)
	宽度(m)
	有效高度(m)
	硫酸

	穿心莲内酯生产——年运行120天（5～9月），每天24h，共计2880h

	生产车间
	102.208355
	24.666492
	1619
	55
	42.5
	10
	0.075


2、有组织废气排放
（1）生产车间有机废气
①溶剂回收不凝气排放
溶剂回收多采用精馏工艺，核心通过汽化-冷凝的相变分离提纯溶剂，不凝气的产生本质是系统内部分组分无法随目标溶剂一同冷凝，主要源于三方面原理性因素。一是惰性气体夹带与渗入：待回收废溶剂中常溶解氮气、氧气等气体，精馏加热时这些气体随溶剂蒸气逸出；同时系统设备密封点难免渗入少量空气，此类气体沸点极低（远低于精馏操作温度），即便经塔顶冷凝器冷却，仍保持气态无法冷凝。二是低沸点杂质存在：废溶剂中可能夹带轻烃、低分子有机杂质等，其沸点显著低于目标溶剂（如乙醇），在精馏操作温度区间内难以液化，持续以气态形式存在于系统气相空间。不凝气若积聚，会破坏塔内气液平衡、升高系统压力，降低溶剂回收效率，还可能与易燃溶剂蒸气形成爆炸性混合物。因此需通过专用管线有序排放。
项目设置一台2t/h的溶剂回收装置，热源采用外购的蒸汽，主要对生产过程中使用的乙醇、乙酸乙酯、甲醇、二氧六环、甲苯等溶剂进行回收。在浓缩回收、冷凝的过程中，产生的部分不凝性气体（以TVOC计）。根据项目工艺设计参数，项目溶剂回收系数为98%，故有2%的溶剂变为不凝性废气。不凝性废气主要产生于溶剂回收装置的压缩机、真空泵和冷凝器，不凝性废气通过“吸收+分流”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”处理，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-271 化学药品原料药制造行业系数手册》，“吸收+分流”法对挥发性有机物的去除效率为42%，“活性炭吸附浓缩催化燃烧”对挥发性有机物的去除效率为55%，项目采用“三级吸收+分流”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”处理溶剂回收产生的不凝气，综合对挥发性有机物的去除效率为91.22%，废气处理量为15000m3/h。
项目回收的溶剂主要为乙醇、乙酸乙酯、甲醇、二氧六环、甲苯，不凝气中含有乙醇、乙酸乙酯、甲醇、甲苯、二氧六环废气，经活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理时，从污染物生成条件与工艺特性双重阻断路径，全程不会产生氮氧化物（NOx）及二噁英类废气，具体分析如下：a、废气无氮源，且催化燃烧温度仅200～400℃，达不到热力型氮氧化物生成所需1300℃以上高温，不会产生氮氧化物；b、系统无任何含氯物料输入，缺少二噁英合成必需的氯源，因此整套处理工艺不会生成氮氧化物、二噁英等二次污染物，尾气无该类污染物排放风险。主要产生二氧化碳和水蒸气，其化学方程式如下：
①甲醇 

②乙醇 

③乙酸乙酯 （分子式）

④甲苯 （分子式）

⑤1,4 - 二氧六环 

由于项目生产在不同的时间生产不同的产品，每种产品的生产的时间也不相同。根据上文物料平衡核算，项目不凝气排放详细核算如下表所示：
表3.9.4.1-12 本项目溶剂回收过程不凝气产排情况一览表
	产品
	工序
	生产时间
	不凝气产生量t/a
	吸收分流装置吸收液
	综合去除效率
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）

	穿心莲内酯
	乙醇回收
	每年120天，每天24h，共计2880h，其中乙醇回收2017h，乙酸乙酯回收863h
	42.0302
	自来水
	91.22%
	3.6903
	1.8296
	121.97

	
	乙酸乙酯回收
	
	17.9942
	高沸点芳烃溶剂油150号
	91.22%
	1.5799
	1.7892
	119.28

	
	废气处理溶剂回收
	乙醇40h
	0.6767
	自来水
	91.22%
	0.0594
	1.4853
	99.02

	
	
	乙酸乙酯20h
	0.2897
	高沸点芳烃溶剂油150号
	91.22%
	0.0254
	1.2718
	84.79

	喹啉酮
	甲醇回收
	每年10天，每天8h，共计80h
	0.0879
	自来水
	91.22%
	0.0077
	0.0965
	6.43

	
	废气处理溶剂回收
	2h
	0.0014
	自来水
	91.22%
	0.0001
	0.0621
	4.14

	羟氯喹侧链
	甲苯回收
	每年30天，每天16h，共计480h
	2.5582
	高沸点芳烃溶剂油150号
	91.22%
	0.2246
	0.4679
	31.20

	
	废气处理溶剂回收
	8h
	0.0412
	
	91.22%
	0.0036
	0.4520
	30.14

	间氯过氧苯甲酸
	二氧六环回收
	每年10天，每天24h，共计240h
	5.5469
	二乙二醇（二甘醇）
	91.22%
	0.4870
	2.0292
	135.28

	
	废气处理溶剂回收
	8h
	0.0893
	
	91.22%
	0.0078
	0.9801
	65.34

	注：乙醇、甲醇废气选用：“三级吸收+分流”+“二级除水”（TA001）+“活性炭吸附浓缩催化燃烧（TA004）”+“水喷淋降温（TA005）”处理，吸收剂为一般自来水。
乙酸乙酯、甲苯废气选用：“三级吸收+分流（TA002）”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧（TA004）”+“水喷淋降温（TA005）”处理，吸收剂为高沸点芳烃溶剂油150号。
二氧六环废气选用：“三级吸收+分流（TA003）”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧（TA004）”+“水喷淋降温（TA005）”处理，吸收剂为二乙二醇。


②板框压滤机有机废气逸散
在穿心莲内酯生产时期，板框压滤机压滤药渣的过程中，药渣内的乙醇会少量逸散出来，根据工业经验系数，逸散量占渣内乙醇量的0.5%，渣内的乙醇含量为566.9266t/a，故逸散的乙醇量为2.8346t/a。板框压滤机上端设置集气罩，现状采用半密闭矩形集气罩，尺寸为Φ=450cm×95cm。根据《环境工程设计手册》（1.3.12）中集气罩收集风量计算公式：
L=KPHv
L一风量，m/s；
K一考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，项目取值1.4；
P一集气罩敞开面周长，m；
H—集气罩开口面至污染源距离，m，H取值0.5m；
v一集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.4m/s；
经计算，Q=3.052m3/s，即10987.2m3/h，考虑管道的阻力等因素，将处理风量设置为15000m3/h。逸散的乙醇（按TVOC计）通过压滤机上安装的集气罩收集（收集效率≥80%），收集的板框压滤机逸散废气采用“三级吸收+分流”+“二级除水”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置处理，综合对挥发性有机物的去除效率为91.22%，废气处理量为15000m3/h。
故项目收集的板框压滤机逸散废气量为2.2677t/a，产生速率为0.7874kg/h，产生浓度为65.62mg/m3。通过“三级吸收+分流”+“二级除水”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置处理后，TVOC排放量为0.1991t/a，排放速率为0.0691kg/h，排放浓度为5.76mg/m3。
③车间生产投加料废气
根据《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ 992—2018）中“5.3.2.1.1投料废气的核算”在工艺过程中，向反应釜、容器等设备投加有机溶剂等挥发性工艺物料时，通过设备排放口排放的挥发性有机物的量与投料量，以及投加物料或设备中已有的物料组分的平衡蒸气压、相关蒸气的饱和度有关。可基于理想气体定律，根据下面计算投料过程中挥发性有机物的产生量。

式中：Di ——核算期内投料过程挥发性有机物 i 的产生量，kg；
pi ——温度为 T 的条件下，挥发性有机物 i 的蒸气压，kPa；
V ——投料过程中置换出的蒸气体积，即投料量，m3； 
R ——理想气体常数，8.314 J/(mol·K)；
T ——充装液体的温度，K；
Mi ——挥发性有机物 i 的摩尔质量，g/mol。 
当向空容器投加的溶剂或液体物料为纯物质时，挥发性有机物i的蒸气压pi即为该物质在温度T条件下的饱和蒸气压，可通过各类物性数据手册查询，或采用安托因方程计算。当向空容器投加的液体物料为混合物时，根据拉乌尔定律，通过组分i的摩尔分数计算蒸气压pi。

式中：pi——温度T条件下，组分i的蒸气压，kPa；
xi——组分i的摩尔分数，量纲一的量。当向已有物料B的容器中投加物料A时，如两种物料相溶，则应按照式（6）或式（7）计算组分i的平均摩尔分数xi；
ri——组分i的活度系数，理想状态下取值为1，对于非理想溶液，可采用活度系数对组分i的蒸气压进行修正；
Pi——组分i纯物质的饱和蒸气压，kPa。
投料过程中，投加物料A或容器中已有物料B的组分i的平均摩尔分数按照下面公式计算。

式中：——投料过程中，投加物料A中组分i的平均摩尔分数，量纲一的量；
——投料过程中，投加物料A的平均稀释系数，量纲一的量；
——投加物料A中组分i的摩尔分数，量纲一的量。

式中：——投料过程中，投加物料B中组分i的平均摩尔分数，量纲一的量；
——投料过程中，投加物料B的平均稀释系数，量纲一的量；
——投加物料B中组分i的摩尔分数，量纲一的量。
投加物料A的平均稀释系数按照公式计算，容器中已有物料B的平均稀释系数按照下面公式计算。

式中：——投加物料A的平均稀释系数，量纲一的量，如投料采用喷溅式充装方法，则取值为1；
NA——投加物料A的摩尔数，mol；
NB——容器内已有物料B的摩尔数，mol。

式中：B ——容器内已有物料 B 的平均稀释系数，量纲一的量；
NA ——投加物料 A 的摩尔数，mol；
NB ——容器内已有物料 B 的摩尔数，mol。
通过上述公式，根据项目情况进行核算，具体核算结果如下：


表3.9.4.1-13 本项目加料过程有机废气产生结果一览表
	产品
	工序
	生产时间
	情况
	每批次产生量kg
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	穿心莲内酯
	原料与乙醇混合
	每年120天，每天24h，共计2880h
	项目穿心莲粉每天加工量为11t，分为3个批次进行加工，即20℃下，10立方提取罐中加入3.67吨85%乙醇（体积约4.29m3）和3.67吨穿心莲粉（松体积约6.12m3）
	0.13
	0.0468
	0.0163

	
	乙酸乙酯加入
	
	干燥的初品分为1个批次进行加工，即20℃下，10立方提取罐中加入2.5吨乙酸乙酯（体积约2.78m3），基于乙酸乙酯饱和蒸汽压约9.7kPa
	2.4
	0.288
	0.1

	
	乙醇脱色
	
	脱色前的初品分为1个批次进行加工，即20℃下，10立方提取罐中加入4.11吨95%乙醇（体积约5.11m3），基于95%乙醇溶液饱和蒸气压约5.4kPa
	0.4
	0.048
	0.0167

	
	合计
	
	——
	2.93
	0.3828
	0.1329

	羟氯喹侧链
	溶剂甲苯配比
	每年30天，每天16h，共计480h
	初品每天分为3个批次进行加工，即20℃下，每批次2立方提取罐中加入1.3138吨甲苯（体积约1.5m3），基于甲苯饱和蒸气压约2.94kPa
	0.166
	0.0149
	0.0311

	间氯过氧苯甲酸
	溶剂二氧六环配比
	每年10天，每天24h，共计240h
	初品每天分为10个批次进行加工，即20℃下，每批次2立方提取罐中加入1.756吨二氧六环（体积约1.7m3），基于二氧六环饱和蒸汽压约4.1kPa
	0.252
	0.0252
	0.105

	复合碳源
	原料配比
	每年5天，每天8h，共计40h
	穿心莲内酯每生产25天左右，就将穿心莲内酯生产过程中回收的乙醇以及喹啉酮生产回收的甲醇进行配比，用于生产复合碳源。每天生产4个批次，每批次加入5.475t乙醇和0.05t的甲醇，加入10立方的提取罐中混合
	0.775
	0.0155
	0.3875

	氯化氢乙醇
	原料配比
	每年5天，每天8h，共计40h
	每天加工量为4t，每天1个批次，即20℃下，10立方提取罐中加入2吨纯水、1.3吨无水乙醇和0.7吨38%盐酸
	0.184
	0.00092
	0.023

	氯化氢二氧六环
	原料配比
	每年5天，每天8h，共计40h
	每天加工量为2t，每天1个批次，即20℃下，10立方提取罐中加入1吨纯水、0.65吨二氧六环和0.35吨38%盐酸
	0.09
	0.00045
	0.011


表3.9.4.1-14 本项目加料过程有机废气排放情况一览表
	产品
	工序
	生产时间
	加料TVOC废气量（t/a）
	吸收分流装置吸收液
	废气量
	综合去除效率
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）

	穿心莲内酯
	原料与乙醇混合
	每年120天，每天24h，共计2880h
	0.0468
	自来水
	15000m3/h
	91.22%
	0.0041
	0.0014
	0.10

	
	乙酸乙酯加入
	
	0.288
	高沸点芳烃溶剂油150号
	
	91.22%
	0.0253
	0.0088
	0.59

	
	乙醇脱色
	
	0.048
	自来水
	
	91.22%
	0.0042
	0.0015
	0.10

	羟氯喹侧链
	溶剂甲苯配比
	每年30天，每天16h，共计480h
	0.0149
	高沸点芳烃溶剂油150号
	
	91.22%
	0.0013
	0.0027
	0.18

	间氯过氧苯甲酸
	溶剂二氧六环配比
	每年10天，每天24h，共计240h
	0.0252
	二乙二醇（二甘醇）
	
	91.22%
	0.0022
	0.0092
	0.61

	复合碳源
	原料配比
	每年5天，每天8h，共计40h
	0.0155
	自来水
	
	91.22%
	0.0014
	0.0340
	2.27

	氯化氢乙醇
	原料配比
	每年5天，每天8h，共计40h
	0.00092
	自来水
	
	80.5%
	0.00018
	0.0045
	0.30

	氯化氢二氧六环
	原料配比
	每年5天，每天8h，共计40h
	0.00045
	二乙二醇（二甘醇）
	
	80.5%
	0.00009
	0.0022
	0.15

	氯化氢乙醇和氯化氢二氧六环生产过程中产生有机废气和氯化氢废气采用“三级吸收+分流（TA001）”工艺处理，吸收剂为一般自来水，不再进行催化燃烧，故对有机废气的去除效率为80.5%。


③配比过程氯化氢气体
在氯化氢乙醇和氯化氢二氧六环生产配比过程中，由于浓盐酸滴加阶段，滴入落点局部盐酸浓度较高，尽管低温及大量水稀释对氯化氢挥发存在抑制作用，但仍会瞬时产生少量氯化氢，滴加完成充分混匀后氯化氢挥发基本消失。提取罐为密闭负压状态，挥发产生的氯化氢全部经罐顶负压系统收集为有组织废气。氯化氢为无机酸性气体，不适用《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ 992—2018）中“5.3.2.1.1投料废气的核算”的计算公式，采用制药行业密闭滴加工况经验系数核算，取值为HCl溶质质量0.1%。参考《环境保护产品技术要求 工业废气吸收净化装置》（HJ/T 387-2007）以及《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018），三级水喷淋处理HCl去除效率取值85%，具体核算如下表所示：
表3.9.4.1-15 本项目加料过程氯化氢废气产生结果一览表
	产品
	工序
	生产时间
	情况
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	废气量

	氯化氢乙醇
	原料配比
	每年5天，每天8h，共计40h
	每天加工量为4t，每天1个批次，即20℃下，10立方提取罐中加入2吨纯水、1.3吨无水乙醇和0.7吨38%盐酸
	0.0013
	0.0325
	15000m3/h

	氯化氢二氧六环
	原料配比
	每年5天，每天8h，共计40h
	每天加工量为2t，每天1个批次，即20℃下，10立方提取罐中加入1吨纯水、0.65吨二氧六环和0.35吨38%盐酸
	0.0007
	0.0163
	


表3.9.4.1-16 本项目加料过程氯化氢废气排放情况一览表
	产品
	工序
	生产时间
	氯化氢废气量（t/a）
	处理措施
	综合去除效率
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）

	氯化氢乙醇
	原料配比
	每年5天，每天8h，共计40h
	0.0013
	三级水喷淋
	85%
	0.00020
	0.0049
	0.33

	氯化氢二氧六环
	原料配比
	每年5天，每天8h，共计40h
	0.0007
	三级水喷淋
	85%
	0.00011
	0.0026
	0.18


④生产车间有组织废气排放汇总
由于项目生产过程中，不同时间生产的产品不同，多种产品不会同时进行生产，故通过上述核算，项目生产车间有机废气有组织其产排参数如下表所示：









表3.9.4.1-17  项目生产车间有组织有机废气排放参数
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标(°)
	排气筒底部海拔(m)
	排气筒参数
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	流速(m/s)
	TVOC
	HCl

	穿心莲内酯生产——年运行120天（5～9月），每天24h，共计2880h，其中乙醇回收2017h，乙酸乙酯回收863h，板框压滤机2880h。溶剂回收使用同一套回收装置，即回收乙醇时，不回收乙酸乙酯，回收乙酸乙酯不回收乙醇，板框压滤机和溶剂回收装置使用同一套废气处理装置，加料过程的排出的废气也使用同一套废气处理装置，故按最大情况进行核算

	车间有组织废气
	102.208511
	24.666473
	1558
	15.00
	0.6
	50.00
	14.74
	1.9002
	0

	喹啉酮——年运行10天（2月上旬），每天8h，共计80h

	车间有组织废气
	102.208511
	24.666473
	1558
	15.00
	0.6
	50.00
	14.74
	0.0965
	0

	羟氯喹侧链——年运行30天（2月中旬～3月中旬），每天16h，共计480h

	车间有组织废气
	102.208511
	24.666473
	1558
	15.00
	0.6
	50.00
	14.74
	0.4706
	0

	间氯过氧苯甲酸——年运行10天（3月下旬），每天16h，共计160h

	车间有组织废气
	102.208511
	24.666473
	1558
	15.00
	0.6
	50.00
	14.74
	2.0384
	0

	氯化氢乙醇——年运行5天（4月上旬），每天8h，共计40h

	车间有组织废气
	102.208511
	24.666473
	1558
	15.00
	0.6
	25.00
	14.74
	0.0045
	0.0049


（2）生产车间颗粒物排放
项目在黄精提取物、氢氧化铁蔗糖复合物生产过程中涉及物料的粉碎，在粉碎的过程中会产生一定的颗粒物，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年24号），“2730中药饮片加工行业系数手册”药材加工环节（规模等级＜200吨）粉尘颗粒物的产污系数为2.69千克/吨·中药饮片，废气通过设备配套的袋式除尘器进行处理，处理效率≥99%，处理风量为5000m3/h，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。具体核算如下表：
表3.9.4.1-18 本项目生产破碎粉尘产排情况一览表
	产品
	工序
	生产时间
	产生量t/a
	产生速率（kg/h）
	产生浓度（mg/m3）
	综合去除效率
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）

	黄精提取物
	产品破碎
	每年100天，每天8h，共计800h
	0.2959
	0.3699
	73.98
	99%
	0.003
	0.0037
	0.74

	氢氧化铁蔗糖铁复合物
	产品破碎
	每年10天，每天8h，共计80h
	0.0673
	0.8413
	168.25
	99%
	0.0007
	0.0084
	1.68




表3.9.4.1-19  项目生产车间有组织粉尘排放参数
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标(°)
	排气筒底部海拔(m)
	排气筒参数
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	流速(m/s)
	PM10

	黄精提取物——年运行100天10月～翌年1月），每天8h，共计800h算

	生产车间粉尘
	102.208511
	24.666473
	1558
	15.00
	0.6
	25.00
	4.91
	0.0037

	氢氧化铁蔗糖铁复合物——年运行10天（4月下旬），每天8h，共计80h

	生产车间粉尘
	102.208511
	24.666473
	1558
	15.00
	0.6
	25.00
	4.91
	0.0084


3、非正常工况下废气源强分析
非正常工况主要包括各废气治理系统失效导致的事故性排放。根据同类型项目的运行情况调查，非正常排放主要为各废气治理系统故障所引起的相应治理效率的降低或失效，本环评非正常状态下各污染物事故性排放情况为
（1）穿心莲内酯生产过程中“三级吸收+分流”+“二级除水”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”处理装置中，吸收设备中其中一个喷头堵塞，催化燃烧环节发生异常，有机废气综合去除效率由正常情况的91.22%，下降至66.36%。
（2）间氯过氧苯甲酸生产过程中，“三级吸收+分流”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”处理装置中，吸收设备中其中一个喷头堵塞，催化燃烧环节发生异常，有机废气综合去除效率由正常情况的91.22%，下降至66.36%。
（3）氢氧化铁蔗糖铁复合物生产过程中，袋式除尘布袋发生破损，颗粒物综合去除效率由正常情况的99%，下降至50%。
具体非正常排放情况如下表所示：
[bookmark: _Ref1937715623]表3.9.4.1-20 各污染源污染物非正常排放情况一览表
	产品环节及位置
	排气筒编号
	污染因子
	非正常情况
	非正常时效率（%）
	排放速率(kg/h)
	排放浓度(mg/m3)

	穿心莲内酯生产有机废气处理
	DA001
	TVOC
	吸收设备中其中一个喷头堵塞，催化燃烧环节发生异常
	66.36
	7.2478
	484.99

	间氯过氧苯甲酸生产废气处理
	DA001
	TVOC
	末端水喷淋环节喷头堵塞
	66.36
	7.8102
	520.68

	氢氧化铁蔗糖铁复合物生产除尘器
	DA001
	颗粒物
	袋式除尘布袋发生破损
	50
	0.4206
	84.13


4、 新增的交通运输移动源分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：一级评价项目“7.1.1.4对于编制报告书的工业项目，分析调查受本项目物料及产品运输影响新增的交通运输移动源，包括运输方式、新增交通流量、排放污染物及排放量。”
（1）本项目物料及产品运输量
根据项目设计资料统计，本项目产品总量为400t/a，原辅材料2234.5t/a，副产品、药渣、固体废弃物等共计1490.4t/a。均采用汽车运输，合计运输量约为4124.9t/a。按照平均车辆载重5t进行计算，进出厂交通运输车辆约825辆/a。进出厂运输车辆燃料以柴油为主，车辆在厂内平均行驶距离按0.2km计（空车、重车各行驶100m）。
本次按国五标准重型柴油货车进行计算：使用燃料为0#柴油（密度0.853kg/L），空车油耗20L/百公里，重车油耗50L/百公里。计算得空车耗油量为0.0141t/a，满载耗油量为0.0352t/a，合计0.0493t/a。
本项目实施后，涉及原料交通运输路线污染源主要为：道路机动车尾气和运输扬尘。
（2）汽车尾气
机动车尾气中污染物主要包括CO、HC、NOx、PM₂.₅、PM₁₀、SO₂，本次评价根据原环境保护部发布的《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南(试行)》(公告2014年第92号)核算运输交通废气源。
[bookmark: heading_3]a.道路机动车排放清单
道路机动车排放量(E)主要包括尾气排放(E₁)和HC蒸发排放(E₂和E3)两部分，其计算公式如下：

其中机动车蒸发排放(E₂)为加油过程中蒸发排放，(E3)为行驶及驻车期间的HC蒸发排放量。本项目运输量不大，车辆在项目区内不涉及加油，运输车辆不会长期在项目区内驻车，故本次核算不考虑HC蒸发排放(E₂和E3)两部分。
[bookmark: heading_4]b.道路机动车尾气排放量的计算
道路机动车尾气排放量的计算应尽可能在第三级排放源层面完成，其排放量计算公式如下：

式中，为第三级机动车排放源i对应的CO、HC、NOx、PM₂.₅和PM₁₀的年排放量，单位为吨；
      为所在地区i类型机动车的年通行总辆数，单位为辆；
为单车厂区年均行驶里程，单位为公里。
机动车尾气排放系数的计算公式如下：

式中，为i类车在本地的排放系数；
为i类车的综合基准排放系数；
为j地区的环境修正因子；
为j地区的平均速度修正因子；
为i类车辆的劣化修正因子；
为i类车辆的负载、油品等使用条件修正因子。
环境修正因子包括温度修正因子、湿度修正因子和海拔修正因子三部分，修正公式如下：

[bookmark: heading_6]c.机动车SO2排放量的计算
机动车SO₂排放主要来自燃油中硫的燃烧生成，根据硫的质量平衡计算：

式中：
为机动车SO₂年排放量，单位为吨；
为项目柴油年消耗量，单位为吨；
为柴油年均含硫量，单位ppm。
本项目大宗物料运输选用国V重型柴油货车，CO、NOx、HC、PM₂.₅、PM₁₀核算结果详见下表。
表3.9.4.1-21  机动车尾气污染物总排放统计表 单位：t/a
	工况
	CO
	NOx
	HC
	PM2.5
	PM10
	SO₂

	空车
	0.000333
	0.000292
	0.000019
	0.000001
	0.000001
	2.82×10⁻⁷

	满载
	0.000510
	0.000502
	0.000019
	0.000002
	0.000002
	7.04×10⁻⁷

	合计
	0.000843
	0.000794
	0.000038
	0.000003
	0.000003
	9.86×10⁻⁷


（3）运输扬尘
道路扬尘排放根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南(试行)》中道路扬尘计算方法核算，计算公式：

式中：
——道路扬尘PMi年排放量，t；
——铺装道路扬尘平均排放系数，g/(km・辆)；
——单车厂区行驶长度，km；
——全年通行车辆总数，辆；
——不起尘天数，本项目取0。
铺装道路扬尘排放系数计算公式：

式中：
——铺装道路扬尘排放系数，g/(km・辆)；
——粒度乘数，TSP取3.23、PM10取0.62、PM2.5取0.15；
——道路积尘负荷，铺装路面取0.5g/m²；
——车辆平均重量，空车10t，重车15t；
——扬尘去除效率，每日两次洒水，TSP控制效率66%、PM10控制效率55%、PM2.5控制效率46%。
项目厂区全部为硬化铺装道路，参数取值与参考文件保持一致，扬尘核算结果如下。
表3.9.4.1-22 机动车尾气污染物总排放统计表 单位：t/a
	污染物
	空载扬尘量
	满载扬尘量
	合计排放量

	TSP
	0.001102
	0.001856
	0.002958

	PM10
	0.000280
	0.000472
	0.000752

	PM2.5
	0.000081
	0.000137
	0.000218


（4）新增的交通运输移动源排放污染物及排放量
表3.9.4.1-23 交通运输移动源总污染物汇总（单位：t/a）
	污染物
	机动车尾气
	道路扬尘
	总排放量

	CO
	0.000843
	——
	0.000843

	NOx
	0.000794
	——
	0.000794

	HC
	0.000038
	——
	0.000038

	SO₂
	9.86×10⁻⁷
	——
	9.86×10⁻⁷

	PM2.5
	0.000003
	0.000330
	0.000333

	PM10
	0.000003
	0.001140
	0.001143

	TSP
	——
	0.004483
	0.004483


5、项目污水处理站沼气处理
本项目生产废水采用“pH调节+混凝絮凝沉淀+芬顿高级氧化+厌氧-好氧生化+斜管沉淀”组合工艺处理，处理尾水满足《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2标准限值后，排入市政污水管网，最终纳入易门县污水处理厂深度处理。项目生产废水总量2079.6049t/a，进水综合CODcr浓度1354.9mg/L，废水经前端物理、化学预处理工序后，大部分悬浮污染物及难降解有机污染物被去除，剩余可生化有机污染物进入厌氧生化单元，在微生物作用下分解并产生少量沼气。根据《制药工业污染防治技术政策》《医药工业环境保护设计规范》及制药行业污染防治可行技术指南相关要求，厌氧废水处理产生的沼气严禁直接放散，需优先回收利用或合规焚烧处置。为明确本项目沼气处置方案的合理性与合规性，本次重点对项目沼气产生量进行定量核算，并结合核算结果确定最终处置方式。
（1）沼气产生量定量核算
本次核算参照《制药工业污染防治可行技术指南 原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ 1305—2023）厌氧生化产气量通用核算方法，结合本项目废水水质、处理规模及工艺特点确定核算参数，精准核算沼气产生总量。
①核算参数取值：项目预处理工序可有效降解废水中大部分惰性有机物，仅部分可生化COD可在厌氧单元转化为沼气，结合项目工艺运行实际，厌氧有效降解COD系数取0.35；常温低浓度制药废水厌氧产甲烷经验产气率取0.35m3/kgCOD；沼气常规组分中甲烷体积占比约60%。
②核算过程：项目全年废水COD产生总量=年废水量×进水COD浓度=2079.6049t/a×1354.9mg/L≈2911.5kg/a；厌氧单元有效降解COD量=2911.5kg/a×0.35=1019.03kg/a；年甲烷产生量=1019.03kg×0.35m³/kg≈356.66m3/a；折算项目全年沼气总产生量=甲烷年产量÷甲烷占比=356.66÷0.6≈594.43m3/a，日均沼气产生量仅1.95m3/d。
③产气特征分析：核算结果表明，本项目厌氧沼气产生量极低，且受项目间歇性生产、废水水量水质波动影响，沼气产出不连续、气量极不稳定，无持续、稳定的产气工况，与发酵类、合成类制药项目高负荷、规模化产气特征存在本质区别。
（2）沼气回收利用可行性分析
结合核算的极低产气量工况分析，本项目沼气不具备资源化回收利用条件，具体原因如下：一是项目日均产气量仅1.95m3，产气规模极小，无法满足沼气脱硫、储气、燃烧发电/供热等回收装置的最低运行负荷，设备启停频繁、运行效率极低，不具备工程实操性；二是沼气产出间歇性强、气量波动大，无法形成稳定气源，资源化利用系统无法连续稳定运行；三是针对微量沼气配套建设脱硫、储存、利用成套设备，设备投资、运维成本远大于资源利用收益，无经济可行性。综上，本项目不具备沼气回收综合利用的工况条件与经济条件。
（3）沼气处置方式及合规性论证
为严格落实“沼气不得直接放散，需综合利用或焚烧处置”的行业规范要求，本项目厌氧生化单元采用全密闭构筑物设计，配套完整的密闭集气、导排收集系统，厌氧反应产生的全部微量沼气均被统一收集，杜绝无组织直接逸散、无序放散。结合项目无法回收利用的实际工况，项目配套设置污水处理站专用燃烧放空装置，收集后的微量沼气全部引入燃烧放空装置进行完全焚烧处置。
该处置方案完全契合现行环保规范要求，合规性如下：一是杜绝沼气无组织直接放散，规避甲烷、微量硫化氢等废气逸散引发的VOCs污染、异味及安全隐患，满足《制药工业污染防治技术政策》底线管控要求；二是严格遵循《医药工业环境保护设计规范》中“沼气可综合利用或焚烧处置”的双向管控原则，在无回收利用条件下，采用焚烧处置为行业许可的合规处置方式，未降低环保管控标准；三是沼气经充分燃烧后，有机组分完全分解，燃烧尾气洁净，可稳定达标排放，无次生环境污染问题，同时彻底消除沼气积聚易燃易爆风险，保障污水处理站安全稳定运行。
（4）小结
本项目污水处理厌氧单元沼气产生量极小、产气稳定性差，不具备资源化回收利用条件；项目通过密闭集气系统收集全部沼气，依托污水处理站专用燃烧放空装置统一焚烧处置，未直接放散沼气，处置方式贴合项目实际工况，符合制药行业废水处理沼气管控的各项规范及政策要求，环境风险与安全风险整体可控。


6、废气源强小结
本项目废气污染源源强核算结果及相关参数情况详见下表。
[bookmark: _Ref1957766374][bookmark: _Ref1957430234]表3.9.4.1-24 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	生产位置
	污染源
	污染物
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	排放时间（h）

	
	
	
	核算方法
	废气量（m3/h）
	产生量（t/a）
	速率（kg/h）
	浓度（mg/m3）
	工艺
	效率
	核算方法
	废气量（m3/h）
	排放量（t/a）
	速率（kg/h）
	浓度（mg/m3）
	

	生产车间-穿心莲内酯
	DA001乙醇回收
	TVOC
	物料衡算法
	15000
	42.0302
	20.8383
	1389.18
	“三级吸收+分流”+“二级除水”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”
	91.22%
	物料衡算法
	15000
	3.6903
	1.8296
	121.97
	2017

	
	DA001板框压滤机废气收集
	TVOC
	
	15000
	2.2677
	0.7874
	65.62
	
	
	
	
	0.1991
	0.0691
	5.76
	2880

	
	DA001乙醇废气回收
	TVOC
	
	15000
	0.6767
	16.9175
	1127.83
	
	
	
	
	0.0549
	1.4853
	99.02
	40

	
	非正常
	TVOC
	
	15000
	——
	21.6257
	1454.8
	效率降低
	66.36%
	
	
	——
	7.2478
	484.99
	1.0

	
	DA001乙酸乙酯回收
	TVOC
	
	15000
	17.9942
	20.3781
	1358.54
	“三级吸收+分流”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”
	91.22%
	
	
	1.5799
	1.7892
	119.28
	863

	
	DA001乙酸乙酯废气处理回收
	TVOC
	
	15000
	0.2897
	14.4850
	965.67
	
	
	
	
	0.0254
	1.2718
	84.79
	20

	
	DA001投料
	TVOC
	
	15000
	0.3828
	0.1329
	8.86
	
	91.22%
	
	
	0.0336
	0.0117
	0.78
	2880

	
	动静密封点泄漏-无组织
	TVOC
	系数法
	——
	0.09297
	0.0323
	——
	加强车间通风
	——
	系数法
	——
	0.09297
	0.0323
	——
	2880

	
	板框压滤机-无组织
	TVOC
	系数法
	——
	0.5669
	0.1968
	——
	加强车间通风
	——
	系数法
	——
	0.5669
	0.1968
	——
	2880

	
	渣棚-无组织
	TVOC
	系数法
	——
	0.1672
	0.1742
	——
	及时清运
	——
	系数法
	——
	0.1672
	0.1742
	——
	2880

	生产车间-黄精提取物
	产品破碎
	颗粒物
	系数法
	5000
	0.2959
	0.3699
	73.98
	袋式除尘器
	99%
	物料衡算法
	5000
	0.003
	0.0037
	0.74
	800

	生产车间-氢氧化铁蔗糖铁复合物
	产品破碎
	颗粒物
	系数法
	5000
	0.0673
	0.8413
	168.25
	袋式除尘器
	99%
	物料衡算法
	5000
	0.0007
	0.0084
	1.68
	80

	
	非正常
	颗粒物
	
	5000
	0.0673
	0.8413
	168.25
	布袋破损
	50%
	
	5000
	——
	0.4206
	84.13
	1

	生产车间-6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮
	DA001甲醇回收
	TVOC
	物料衡算法
	15000
	0.0879
	1.0991
	73.23
	“三级吸收+分流”+“二级除水”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”
	91.22%
	物料衡算法
	15000
	0.0077
	0.0965
	6.43
	80

	
	DA001甲醇废气处理回收
	TVOC
	物料衡算法
	15000
	0.0014
	0.7000
	46.67
	
	91.22%
	物料衡算法
	15000
	0.0001
	0.0621
	4.14
	2

	生产车间-羟氯喹侧链
	DA001甲苯回收
	苯系物
	物料衡算法
	15000
	2.5582
	5.3292
	355.35
	“三级吸收+分流”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”
	91.22%
	物料衡算法
	15000
	0.2246
	0.4679
	31.20
	480

	
	DA001甲苯废气处理回收
	苯系物
	物料衡算法
	15000
	0.0376
	4.6959
	313.10
	
	91.22%
	物料衡算法
	15000
	0.0033
	0.4123
	27.49
	8

	
	DA001投料
	苯系物
	物料衡算法
	15000
	0.0149
	0.0310
	2.07
	加强车间通风
	91.22%
	物料衡算法
	15000
	0.0013
	0.0027
	0.18
	480

	生产车间-间氯过氧苯甲酸
	DA001二氧六环回收
	TVOC
	物料衡算法
	15000
	5.5469
	23.1121
	1540.81
	“三级吸收+分流”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”
	91.22%
	物料衡算法
	15000
	0.4870
	2.0292
	135.28
	240

	
	DA001二氧六环处理回收
	TVOC
	物料衡算法
	15000
	0.0893
	11.1625
	744.17
	
	91.22%
	物料衡算法
	15000
	0.0078
	0.9750
	65.00
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0022
	0.0092
	0.61
	240

	
	DA001投料
	TVOC
	物料衡算法
	15000
	0.0252
	0.1050
	7.00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非正常
	TVOC
	物料衡算法
	15000
	——
	23.2171
	1547.81
	效率降低
	66.36%
	物料衡算法
	15000
	——
	7.8102
	520.68
	1

	复合碳源生产
	DA001投料
	TVOC
	物料衡算法
	15000
	0.0155
	0.3875
	25.83
	“三级吸收+分流”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”
	91.22%
	物料衡算法
	15000
	0.0014
	0.0340
	2.27
	40

	氯化氢乙醇生产
	DA001投料
	TVOC
	物料衡算法
	15000
	0.00092
	0.023
	1.53
	“三级吸收+分流”
	80.5%
	物料衡算法
	15000
	0.00018
	0.0045
	0.30
	40

	
	
	HCl
	
	
	0.0013
	0.0325
	2.17
	
	85%
	
	
	0.00020
	0.0049
	0.33
	

	氯化氢二氧六环生产
	DA001投料
	TVOC
	物料衡算法
	15000
	0.00045
	0.011
	0.73
	
	80.5%
	物料衡算法
	15000
	0.00009
	0.0022
	0.15
	40

	
	
	HCl
	
	
	0.0007
	0.0163
	1.16
	
	85%
	
	
	0.00011
	0.0026
	0.18
	

	稀硫酸配制
	无组织
	硫酸
	物料衡算
	——
	0.009
	0.075
	——
	——
	——
	物料衡算
	——
	0.009
	0.075
	——
	120

	乙醇储罐
	
	TVOC
	
	
	0.103
	0.0358
	——
	
	——
	
	
	0.103
	0.0358
	——
	2880

	二氧六环储罐
	
	
	
	
	0.079
	0.0090
	——
	
	——
	
	
	0.079
	0.0090
	——
	8760

	污水处理站
	无组织
	氨气
	系数法
	——
	6.4468E-06
	8.8688E-07
	——
	加强密闭
	——
	系数法
	——
	6.4468E-06
	8.8688E-07
	——
	7296

	
	
	硫化氢
	
	——
	2.1489E-06
	2.9562E-07
	——
	
	——
	
	
	2.1489E-06
	2.9562E-07
	——
	7296

	根据《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），总挥发性有机物total volatile organic compounds（TVOC）采用规定的监测方法，对废气中的单项VOCs物质进行测量，加和得到VOCs物质的总量，以单项VOCs物质的质量浓度之和计。实际工作中，应按预期分析结果，对占总量90%以上的单项VOCs物质进行测量，加和得出。非甲烷总烃non-methane hydrocarbons（NMHC）采用规定的监测方法，氢火焰离子化检测器有响应的除甲烷外的气态有机化合物的总和，以碳的质量浓度计。本项目乙醇废气污染物排放浓度（TVOC）最大为121.97mg/m3，乙酸乙酯废气污染物排放浓度（TVOC）最大为119.28mg/m3，二氧六环废气污染物排放浓度（TVOC）最大为135.28mg/m3，换算成NMHC，乙醇废气污染物排放浓度（NMHC）最大为63.64mg/m3，乙酸乙酯废气污染物排放浓度（NMHC）最大为65.07mg/m3，二氧六环废气污染物排放浓度（NMHC）最大为73.77mg/m3。




3.9.4.2营运期废水源强分析
项目营运期项目生产不同的产品，用排水量也不相同，产生的废水主要为生产废水和生活污水。结合前章节水平衡分析，废气排放情况如下。
1、生产废水
①穿心莲内酯生产
穿心莲内酯生产过程中，用水量为12.9957m3/d，其中11.4957m3/d，为PP净化器处理后的市政自来水，1.5m3/d为外购纯水。废水产生量为13.124m3/d，1574.8816m3/a进入厂区污水处理站处理。其污染物主要为pH、CODcr、BOD5、SS、TP和氨氮。根据报告水平衡、物料平衡分析及《年产130吨中药材提取建设项目（一阶段）竣工环境保护验收监测报告表》论证，其废水量及水质如下表：
表3.9.4.2-1  穿心莲内酯废水产生情况一览表
	污水种类
	污水量（m3/a）
	水质（mg/L）

	
	
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	TP

	综合生产废水
	1574.8816
	6
	900
	300
	80
	1
	2


②黄精保健品生产废水
黄精保健品生产过程中生产废水为黄精蒸煮锅底水，其污染物主要为pH、CODcr、BOD5、SS、TP和氨氮。根据报告水平衡及物料平衡分析论证，其废水量及水质如下表：
表3.9.4.2-2  黄精提取物及黄精保健品生产废水产生情况一览表
	污水种类
	污水量（m3/a）
	水质（mg/L）

	
	
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	TP

	黄精蒸煮锅底水
	0.16
	6.0
	5000
	2000
	1000
	80
	50


黄精蒸煮锅底水排入污水处理站通过污水处理站处理。
③喹啉酮生产废水
喹啉酮生产时间为每年10天，生产过程中，用水量为55.025m3/a，为自来水通过PP净化后使用，主要用于物料混合和水洗，废水排放量为54.0353m3/a，5.4035m3/d，进入厂区污水处理站处理。其污染物主要为pH、CODcr、BOD5、SS、TP和氨氮。根据报告水平衡及物料平衡分析论证，其废水量及水质如下表：
表3.9.4.2-3  喹啉酮生产废水产生情况一览表
	污水种类
	污水量（m3/a）
	水质（mg/L）

	
	
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	TP

	生产废水
	54.0353
	6
	9105
	3642
	80
	1
	2


2、检验室废水
项目设置检验室，主要检测原料和成品的相关指标。检验过程中严格按照实验室操作规范进行实验，实验完成后，将实验残渣、残液全部倒入危险废物收集桶内，沾染实验残渣、残液的玻璃仪器（试管、烧杯等）需要清洗时，应先接取少量的清水进行第一遍及第二遍清洗，第一遍第二遍清洗产生的废水并入危险废物收集桶内，暂存于危险废物暂存间，并委托有资质单位进行清运处置。第三遍及以后清洗废水则进入项目污水处理站处理。检测室每日均进行检测，根据类似检验中心的运行经验数据，项目检验室用水量约为0.1m3/d，排污系数取1.0，检验室年运行304d，则检验中心废水产生量约为0.1m3/d，304m3/a，其中第一遍第二遍清洗产生的废水占总废水量的10%，为0.01m3/d，3.04m3/a，并入危险废物收集桶内，暂存于危险废物暂存间，并委托有资质单位进行清运处置。第三遍清洗产生的废水占总废水量的90%，为0.09m3/d，27.36m3/a，进入厂区污水处理站处理。
表3.9.4.2-4  检验室废水产生情况一览表
	污水种类
	污水量（m3/a）
	水质（mg/L）

	
	
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	TP

	检验废水
	27.36
	7
	200
	180
	100
	10
	1


3、设备清洗废水
为保证项目生产产品的清洁度，项目每天生产结束均需对各个生产线设备进行清洗，清洗水利用净化后的自来水，项目生产车间设备清洗水量最大为1m3/d，304m3/a，产污系数按0.8计算，则设备清洗废水量为0.8m3/d，243.2m3/a。进入厂区污水处理站处理。
表3.9.4.2-5  设备清洗废水产生情况一览表
	污水种类
	污水量（m3/a）
	水质（mg/L）

	
	
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	TP

	设备清洗废水
	243.2
	7
	2500
	1500
	800
	30
	1


4、车间地面清洁废水
为保证项目生产产品的清洁度，生产环境需要保证整洁，车间地面每天进行清洁，车间地面清洁用水量根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）：参考停车库地面冲洗用水2～3L/m2·次，项目不采用水冲洗的方式，采用人工湿地式拖地清洁的方式，本项目取每次0.5L/m2，每天清洁1次，项目需要每天清洗的生产车间地表面积均为1150m2，则生产车间地面清洁用水量最大为0.575m³/d，174.8m³/a。产污系数按0.8计算，则项目清洁废水量为0.46m3/d（139.84m3/a），进入厂区污水处理站处理。
表3.9.4.2-6  车间地面清洗废水产生情况一览表
	污水种类
	污水量（m3/a）
	水质（mg/L）

	
	
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	TP

	车间地面清洁废水
	139.84
	8
	2500
	1500
	200
	30
	1


5、员工生活废水
项目劳动定员15人，厂区内不提供饮食和住宿。员工生活用水量参照《云南省地方标准 用水定额》（GB53/T168-2026）中无食堂行政机构办公楼通用值人均用水量11L/（人·天）计算，则本项目员工用水量为0.065m3/d，50.16m3/a，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.132m3/d（40.128m3/a）。生活污水中污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS、TP等。根据排水工程（下册）中典型生活污水常见浓度水质，生活污水中主要污染因子浓度为CODcr：350mg/L，BOD5:250mg/L，NH3-N：40mg/L、TP：4mg/L、SS：200mg/L，通过研发楼化粪池处理后进入厂区污水处理站，达标后排入园区污水管网，最终进入易门县污水处理厂。
表3.9.4.2-7  生活废水产生情况一览表
	污水种类
	污水量（m3/a）
	水质（mg/L）

	
	
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	TP

	生活废水
	40.128
	7
	350
	250
	200
	40
	4


4、初期雨水
[bookmark: _Hlk101216846]项目内雨水冲刷厂区内地表后其会含有一定量的粉尘等，直接外排会增大地表水体的悬浮物含量，因此项目需设置雨水收集沟道，将项目内的雨水进行收集后引入初期雨水收集池进行沉淀处理后逐步进入项目污水处理站处理。
初期雨水收集沉淀池容积参照距离项目区相对较近的玉溪市暴雨公式计算。雨水汇水量计算公式：

式中：Q —雨水流量，L/s；
Ψ—径流系数，经验数值为0.9；
q —设计暴雨强度，L/s.hm2；
F —汇水面积，建筑物面积约为5000m2；
降雨强度参照该地区暴雨强度公式计算：

式中：P—设计降雨重现期1，
t—降雨历时（15min），
按照上述公式计算，项目区的暴雨强度为178.955L/秒·hm2，项目区在设计重现期1年的条件下，雨水流量为80.53L/s，本次评价考虑对暴雨条件下前15min的雨水进行收集，则暴雨情况下需收集的雨水量为72.48m3/次，为了保证足够安全余量，初期雨水池取1.2的安全系数，为86.976m3，便于施工，项目修建,90m3的初期雨水沉淀池逐步进入项目污水处理站处理。初期雨水收集，后期雨水则流入周边雨水沟渠。
3.9.4.3噪声
[bookmark: _Ref33277930]本项目营运期噪声主要来源于厂房内各种生产设备，其噪声值在70dB（A）～95dB（A）之间。首先在设备选型时就要选择低噪声的设备，再通过一些减振措施及隔声降噪措施，如设置减振垫、墙体隔声，可降低噪声值约10～25dB（A），本环评取20dB（A）。具体噪声值详见下表。
表3.9.4.3-1   主要噪声源强值 单位：dB(A)
	序号
	安装位置
	设备名称 
	数量
	源强
dB（A）
	治理措施
	治理后噪声dB（A）

	1 
	生产车间
	真空水泵
	2
	85
	采取底座加固、减震、置于房间内墙体隔声、消声等措施
	65

	2 
	
	空气压缩机
	2
	85
	
	65

	3 
	
	板框压滤机
	1
	80
	
	60

	4 
	
	双锥干燥器
	2
	75
	
	60

	5 
	
	耙式干燥器
	2
	75
	
	60

	6 
	
	粉碎机
	2
	90
	
	70

	7 
	
	离心机
	1
	90
	
	70

	8 
	
	工业废水高效过滤机
	1
	75
	
	60

	9 
	
	制冰机
	3
	70
	
	60

	10 
	
	溶剂回收装置
	1
	75
	
	65

	11 
	
	压滤器
	4
	85
	
	75

	12 
	
	风机
	3
	95
	
	80


3.9.4.4固体废弃物
1、固体废弃物产生情况
项目固体废弃物主要来自各个不同产品生产阶段，各种产品生产所产生的固体废弃物不同。根据项目物料平衡情况和类比同类型企业产污情况，本项目产生的固体废弃物见下表。
[bookmark: _Ref33020602]表3.9.4.4-1 本项目固体废弃物产生情况一览表    单位：t/a
	序号
	固体废物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	计算方法
	核算产生量

	穿心莲内酯生产

	1 
	药渣
	板框压滤
	固态
	穿心莲渣
	物料衡算
	1250.7687

	2 
	溶剂回收残渣
	溶剂回收
	固态
	非穿心莲内酯残渣
	物料衡算
	3.9835

	3 
	色素及杂质
	脱色
	固态
	杂质
	物料衡算
	0.2

	4 
	层析柱渣
	层析
	固态
	非穿心莲内酯残渣
	物料衡算
	0.2

	5 
	废PP过滤器滤芯
	脱色
	固态
	沾染毒性过滤吸附介质
	物料衡算
	0.05

	黄精提取物生产

	6 
	药渣
	板框压滤
	固态
	黄精渣
	物料衡算
	558.6388

	氢氧化铁蔗糖复合物

	7 
	滤渣
	钛棒过滤
	固态
	过滤残渣
	物料衡算
	0.9950

	羟氯喹侧链

	8 
	溶剂回收残渣
	溶剂回收
	固态
	药品内杂质
	物料衡算
	0.5

	间氯过氧苯甲酸

	9 
	溶剂回收残渣
	溶剂回收
	固态
	药品内杂质
	物料衡算
	0.8

	复合碳源

	10 
	滤渣
	高效过滤机
	固态
	过滤残渣
	物料衡算
	0.5

	黄精保健食品

	11 
	滤渣
	黄精功能饮料过滤
	固态
	过滤残渣
	物料衡算
	0.05

	废气处理

	12 
	废活性炭
	废气处理
	固态
	活性炭、有机物
	类比分析
	14

	13 
	废催化剂
	废气处理
	固态
	贵金属催化剂、载体
	类比分析
	0.08

	废水处理

	14 
	废活性炭
	污水处理
	固态
	活性炭、有机物
	类比分析
	10

	15 
	污泥（60%含水率）
	污水处理
	固态
	有机物、盐分
	类比分析
	25

	其他

	16 
	化学原料包装袋及桶
	原料使用
	固态
	沾染化学品的废弃包装
	类比分析
	2

	17 
	清洗废液
	生产设备润洗
	液态
	乙醇、有机物
	类比分析
	1

	18 
	废机油
	设备保养
	液态
	废机油
	类比分析
	0.2

	19 
	生活垃圾
	员工生活
	固态
	废塑料、废纸等
	0.5kg/d·人
	2.28


2、固废属性判别
根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）的相关规定，环评对建设项目产生的固体废物进行属性判定，并对比《固体废物分类与代码目录（2024）》判定其固废代码，具体见下表。



[bookmark: _Ref478050367]表3.9.4.4-2 项目固体废物属性判别表
	序号
	固体废物名称
	产生工序
	形态
	GB34330-2025判定依据
	是否属于固体废物
	废物代码

	穿心莲内酯生产

	1 
	药渣
	板框压滤
	固态
	A.2-a)-5）
	是
	900-099-S59

	2 
	溶剂回收残渣
	溶剂回收
	固态
	A.2-e)-2）
	是
	900-099-S59

	3 
	色素及杂质
	脱色
	固态
	A.2-e)-2）
	是
	900-099-S59

	4 
	层析柱渣
	层析
	固态
	A.2-e)-2）
	是
	900-099-S59

	5 
	废PP过滤器滤芯
	脱色
	固态
	A.1-c)-2）
	是
	900-009-S59

	黄精提取物生产

	6 
	药渣
	板框压滤
	固态
	A.2-a)-5）
	是
	900-099-S59

	氢氧化铁蔗糖复合物

	7 
	滤渣
	钛棒过滤
	固态
	A.2-e)-2）
	是
	900-099-S59

	羟氯喹侧链

	8 
	溶剂回收残渣
	溶剂回收
	固态
	A.2-e)-2）
	是
	900-099-S59

	间氯过氧苯甲酸

	9 
	溶剂回收残渣
	溶剂回收
	固态
	A.2-e)-2）
	是
	900-099-S59

	复合碳源

	10 
	滤渣
	高效过滤机
	固态
	A.2-e)-2）
	是
	900-099-S59

	黄精保健食品

	11 
	滤渣
	黄精功能饮料过滤
	固态
	A.2-a)-5）
	是
	152-001-S13

	废气处理

	12 
	废活性炭
	废气处理
	固态
	5.2-j）
	是
	900-008-S59

	13 
	废催化剂
	废气处理
	固态
	5.2-j）
	是
	900-008-S59

	废水处理

	14 
	废活性炭
	污水处理
	固态
	5.2-k）
	是
	900-008-S59

	15 
	污泥
	污水处理
	固态
	5.2-k）
	是
	900-099-S07

	其他

	16 
	化学原料包装袋及桶
	原料使用
	固态
	A.1-b)-1）
	是
	900-099-S17

	17 
	清洗废液
	生产设备润洗
	液态
	A.2-e)-2）
	是
	900-099-S59

	18 
	废机油
	设备保养
	液态
	A.1-c)
	是
	900-099-S59

	19 
	生活垃圾
	员工生活
	固态
	A.1-b)
	是
	900-099-S64


3、危险废物属性判别
（1）判定为危险废物的固体废弃物
根据《国家危险废物名录》（2025年版）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）判定本项目产生的固体废物是否属于危险废物，具体详见下表。
[bookmark: _Ref466560252]表3.9.4.4-3 项目危险废物属性判别表
	序号
	固废名称
	产生环节
	形态
	是否属于危险废物
	危废类别及代码
	危险特性

	穿心莲内酯生产

	1 
	溶剂回收残渣
	溶剂回收
	固态
	是
	HW49，900-047-49
	T/C/I/R

	2 
	色素及杂质
	脱色
	固态
	是
	HW49，900-039-49
	T

	3 
	层析柱渣
	层析
	固态
	是
	HW49，900-041-49
	T/In

	4 
	废PP过滤器滤芯
	脱色
	固态
	是
	HW49，900-041-49
	T/In

	氢氧化铁蔗糖复合物

	5 
	滤渣
	钛棒过滤
	固态
	是
	HW49，900-047-49
	T/C/I/R

	羟氯喹侧链

	6 
	溶剂回收残渣
	溶剂回收
	固态
	是
	HW49，900-047-49
	T/C/I/R

	间氯过氧苯甲酸

	7 
	溶剂回收残渣
	溶剂回收
	固态
	是
	HW49，900-047-49
	T/C/I/R

	复合碳源

	8 
	滤渣
	高效过滤机
	固态
	是
	HW49，900-047-49
	T/C/I/R

	废气处理

	9 
	废活性炭
	废气处理
	固态
	是
	HW49，900-039-49
	T

	10 
	废催化剂
	废气处理
	固态
	是
	HW50，900-049-50
	T

	废水处理

	11 
	废活性炭
	废水处理
	固态
	是
	HW49，900-039-49
	T

	其他

	12 
	化学原料包装袋及桶
	原料使用
	固态
	是
	HW49，900-041-49
	T/In

	13 
	清洗废液
	生产设备润洗
	液态
	是
	HW49，900-047-49
	T/C/I/R

	14 
	废机油
	设备保养
	液态
	是
	HW08，900-217-08
	T，I


依据《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019）和《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019），危险废物的鉴别应按照以下程序进行：
1）依据法律规定和GB 34330，判断待鉴别的物品、物质是否属于固体废物，不属于固体废物的，则不属于危险废物。
2）经判断属于固体废物的，则首先依据《国家危险废物名录》鉴别。凡列入《国家危险废物名录》的固体废物，属于危险废物，不需要进行危险特性鉴别。
3）未列入《国家危险废物名录》，但不排除具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性的固体废物，依据GB5085.1、GB5085.2、GB5085.3、GB5085.4、GB5085.5 和GB5085.6，以及HJ298进行鉴别。凡具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性中一种或一种以上危险特性的固体废物，属于危险废物。
4）对未列入《国家危险废物名录》且根据危险废物鉴别标准无法鉴别，但可能对人体健康或生态环境造成有害影响的固体废物，由国务院生态环境主管部门组织专家认定。
5）结合《一般工业固体废物环境管理工作指南》要求，本项目所有一般工业固体废物均实现分类产生、单独收集、分区贮存、规范处置。项目严格落实固废台账登记、分类存放、防雨防渗、定期清运等管理要求，杜绝固废混堆、流失、随意处置等环境问题；各类固废均按对应代码分类管控，建立完整产废、贮废、转运、处置台账，全过程可追溯、可监管。项目生活垃圾单独分类收集，交由市政环卫部门统一处置，与工业固废严格分区管理，有效规避交叉污染风险。
（2）项目污水处理站污泥
由于本次项目增加了6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮生产线、羟氯喹侧链生产线、配制产品（间氯过氧苯甲酸、氯化氢乙醇、复合碳源、氯化氢二氧六环、3%消毒双氧水）等生产线，其废水水质发生变化，污水处理站废水处理工艺也发生了变化，故污水处理站产生的污泥，运营初期用专用容器收集，暂时分类存储于危险废物暂存间，根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）的相关规定和要求进行属性鉴定，并编制危险特性鉴定报告，若属于危险废物则按照危险废物的处置要求进行处置，若属于一般固体废弃物则定期清掏，脱水后（含水率＜60%），提供给种植单位堆肥处理。
4、危险废物汇总表
本项目危险废物汇总情况见下表。
[bookmark: _Ref496861369]表3.9.4.4-4   项目危险废物属性汇总表   单位：t/a
	序号
	固废名称
	危废类别
	危废代码
	产生量
	产生装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	防治措施

	穿心莲内酯生产
	委托有资质的单位处理

	1 
	溶剂回收残渣
	HW49
	900-047-49
	3.9835
	溶剂回收
	固态
	有机物
	有机溶剂
	每日
	T/C/I/R
	

	2 
	色素及杂质
	HW49
	900-039-49
	0.2
	脱色
	
	有机物
	
	每日
	T
	

	3 
	层析柱渣
	HW49
	900-041-49
	0.2
	层析
	
	有机物
	
	每日
	T/In
	

	4 
	废PP过滤器滤芯
	HW49
	900-041-49
	0.05
	脱色
	
	有机物
	
	每日
	T/In
	

	氢氧化铁蔗糖复合物
	

	5 
	滤渣
	HW49
	900-047-49
	0.9950
	钛棒过滤
	固态
	有机物
	有机物
	每日
	T/C/I/R
	

	羟氯喹侧链
	

	6 
	溶剂回收残渣
	HW49
	900-047-49
	0.5
	溶剂回收
	固态
	有机物
	有机物
	每日
	T/C/I/R
	

	间氯过氧苯甲酸
	

	7 
	溶剂回收残渣
	HW49
	900-047-49
	0.8
	溶剂回收
	固态
	有机物
	有机物
	每日
	T/C/I/R
	

	复合碳源
	

	8 
	滤渣
	HW49
	900-047-49
	0.5
	过滤
	固态
	有机物
	有机物
	每日
	T/C/I/R
	

	废气处理
	

	9 
	废弃活性炭
	HW49
	900-039-49
	14
	废气治理
	固态
	活性炭、有机物
	有机溶剂
	每日
	T
	

	10 
	废催化剂
	HW50
	900-049-50
	0.08
	废气治理
	固态
	废催化剂
	贵金属
	每年
	T
	

	废水处理
	

	11 
	废弃活性炭
	HW49
	900-039-49
	10
	废水处理
	固态
	活性炭、有机物
	有机溶剂
	每日
	T
	

	其他
	

	12 
	化学原料包装袋及桶
	HW49
	900-041-49
	2
	包装
	固态
	沾染化学品的废弃包装
	化学品
	每日
	T/In
	

	13 
	清洗废液
	HW49
	900-047-49
	1
	设备清洗
	液态
	有机物
	有机溶剂
	每季度
	T/C/I/R
	

	14 
	废机油
	HW08
	900-217-08
	0.2
	设备保养
	液态
	废润滑油
	矿物油
	每日
	T，I
	


5、固废处置情况
本项目固体废物处置情况见下表。
[bookmark: _Ref466560398][bookmark: _Hlk111750119]表3.9.4.4-5  本项目固废处置方式一览表
	序号
	固体废物名称
	形态
	核算产生量
	处置情况

	穿心莲内酯生产

	1 
	药渣
	固态
	1250.7687
	提供给种植单位堆肥处理

	2 
	溶剂回收残渣
	固态
	3.9835
	委托有资质的单位处理

	3 
	色素及杂质
	固态
	0.2
	委托有资质的单位处理

	4 
	层析柱渣
	固态
	0.2
	委托有资质的单位处理

	5 
	废PP过滤器滤芯
	固态
	0.05
	委托有资质的单位处理

	黄精提取物生产

	6 
	药渣
	固态
	558.6388
	提供给种植单位堆肥处理

	氢氧化铁蔗糖复合物

	7 
	滤渣
	固态
	0.9950
	委托有资质的单位处理

	羟氯喹侧链

	8 
	溶剂回收残渣
	固态
	0.5
	委托有资质的单位处理

	间氯过氧苯甲酸

	9 
	溶剂回收残渣
	固态
	0.8
	委托有资质的单位处理

	复合碳源

	10 
	滤渣
	固态
	0.5
	委托有资质的单位处理

	黄精保健食品

	11 
	滤渣
	固态
	0.05
	提供给种植单位堆肥处理

	废气处理

	12 
	废活性炭
	固态
	14
	委托有资质的单位处理

	13 
	废催化剂
	固态
	0.08
	委托有资质的单位处理

	废水处理

	14 
	废活性炭
	固态
	10
	委托有资质的单位处理

	15 
	污泥
	固态
	25
	运行后进行属性鉴定，按固废属性进行规范处置

	其他

	16 
	化学原料包装袋及桶
	固态
	2
	委托有资质的单位处理

	17 
	清洗废液
	液态
	1
	委托有资质的单位处理

	18 
	废机油
	液态
	0.2
	委托有资质的单位处理

	19 
	生活垃圾
	固态
	2.28
	环卫部门清运


3.9.4.5运营期污染物产生及排放量汇总
根据工程分析，本项目营运期“三废”排放情况汇总详见下表。

表3.9.4.5-1    本项目营运期“三废”排放情况汇总表
	时段
	污染物类型
	产生量（t/a）
	削减量（t/a）
	排放量（t/a）

	营运期
	废水
	水量
	2079.6049
	0
	2079.6049

	
	
	CODCr
	2.9116
	2.8242
	0.0873

	
	
	BOD5
	1.2764
	1.2381
	0.0383

	
	
	SS
	0.3776
	0.3738
	0.0038

	
	
	氨氮
	0.0178
	0.0089
	0.0089

	
	
	TP
	0.0041
	0.0021
	0.0021

	
	废气
	TVOC
	70.4180
	63.3192
	7.0988

	
	
	颗粒物
	0.3632
	0.3595
	0.0037

	
	
	苯系物
	2.6107
	2.3815
	0.2292

	
	
	HCl
	0.002
	0.0017
	0.0003

	
	固废
	一般固体废弃物
	1387.9378
	1387.9378
	0

	
	
	危险废物
	34.5085
	34.5085
	0

	
	
	污水处理站污泥（属性待鉴定）
	25
	25
	0

	
	
	生活垃圾
	2.28
	2.28
	0

	
	噪声
	本工程项目主要噪声源有真空泵、压滤机、压缩机、粉碎机和离心机等，噪声源强在70~95dB(A)。


[bookmark: _Toc7410][bookmark: _Toc8823]3.10“三本账核算”及“以新带老措施”
[bookmark: _Toc4469][bookmark: _Toc5888]3.10.1运营期污染物核算
本次项目建成前后“三本账”分析情况见下表。

表3.10-1项目建成前后“三本账”汇总一览表
	类别
	污染物
	现有项目排放情况
	本次项目排放情况
	“以新带老”消减量
	项目完成后总排放量
	增减变化量

	废水
	废水量
	829.4
	2079.6049
	829.4
	2079.6049
	+1319.5169

	废气
	有组织
	非甲烷总烃
	0.0062
	6.0897
	0.0062
	6.0897
	+6.0835

	
	
	苯系物
	0
	0.2292
	0
	0.2292
	+0.2292

	
	
	颗粒物
	0
	0.0037
	0
	0.0037
	+0.0037

	
	无组织
	非甲烷总烃
	0.468
	1.0091
	0.468
	1.0091
	+0.5411

	
	
	颗粒物
	0.2
	0
	0.2
	0
	0

	
	
	氨
	0
	6.45E-06
	0
	6.45E-06
	+6.45E-06

	
	
	硫化氢
	0
	2.15E-06
	0
	2.15E-06
	+2.15E-06

	固废
	一般生产固废
	227.7
	1387.9378
	227.7
	1387.9378
	+1160.2378

	
	危险废物
	4
	34.5085
	4
	34.5085
	+30.5085

	
	生活垃圾
	2.28
	2.28
	2.28
	2.28
	0



[bookmark: _Toc16201][bookmark: _Toc31654]3.10.2项目“以新带老”措施
根据现场勘查和核实资料，现有项目环境问题及整改措施见下表。
表3.10-2现有项目环境问题及整改措施
	现有厂区问题
	“以新带老”治理措施
	要求

	厂区现状未建设厂区初期雨水收集池
	建设初期雨水池1座，容积为90m3
	项目竣工验收一同验收


实施时间：本次环评取得批复后，项目投入使用前实施。


[bookmark: _Toc15843]4环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc16851]4.1自然环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc17528]4.1.1地理位置
易门县位于滇中高原西部，玉溪市西北，东经101°54′至102°18′、北纬24°26′至24°57′之间。东邻易门、晋宁，西和双柏隔绿汁江相望，南接峨山，北部与禄丰、易门两县市接壤，具有便捷的交通和优越的区位优势。县政府驻地龙泉街道，东南距玉溪市红塔区86公里，东北距省会昆明90公里。县城至安丰营38.7公里的高等级公路与安楚公路贯通，可直达昆明、楚雄等地。
项目选址于玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区曾所片区，项目区中心坐标为东经102°12′29.273″，北纬24°39′58.251″。项目区南有双江路与易门县城相通，交通运输便利。
项目地理位置图见附图2。
[bookmark: _Toc1499]4.1.2地形地貌
易门县地势东、北部稍高，西、南部偏低，呈马蹄形。东西横距44km，南北纵距57km，总面积1571km2，居玉溪市第4位。易门县处于两条南北走向、贯通全境的山脉之间，镶嵌着柏树、方屯两个坝子。坝子面积为46.77 km2，占总面积的3%，其余山地面积占全县总面积的97%。易门县东南部扒河河谷稍低，西部为绿汁江谷底。境内海拔最高点小街老黑山顶2608m，最低点为绿汁江边海拔1036m。境内山峦重叠，河谷纵横。易门属红河流域元江水系，扒河为绿汁江左岸的一级支流，元江二级支流。扒河流域地处云南省中部丘陵地区，北接禄丰、东邻安宁、南毗峨山、西邻绿汁江，位于东经102°01ˊ～102°22ˊ，北纬24°19ˊ～24°57ˊ之间。
项目位于易门工业园区曾所片区，厂区内地质条件稳定，场地平整，周围无崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象存在，属于稳定的建筑场地。
[bookmark: _Toc18354]4.1.3地质构造
易门所在区域上属于扬子准地台～川滇台背斜～武定-石屏隆断束区，晋宁运动使该区隆起，中元古界发育了冒地槽型的类复理石建造和碳酸盐岩建造，形成了扬子准地台褶皱基底，并伴随中酸性岩浆活动和低温区域动力变质作用。中生代沉降明显，昆阳群褶皱基底之上直接覆盖了侏罗系-中始新统的巨厚红色碎屑建造和含盐建造，地层层序不全，出现较多的间断。
根据《云南第四纪活动断裂分布图》可知，易门附近分布的断裂主要为汤郎-易门断裂（F56）、元谋-绿汁江断裂（F58）、楚雄-化念断裂（F69）等。
汤郎-易门断裂（F56）：为断裂带之主干断裂，呈近南北向单条连续延伸。北起汤郎，向南经发窝、插甸街、滑坡，到上营后顺罗茨盆地东缘过羊街、界牌、禄脿，再沿二街谷地东侧延伸，至易门龚家营附近截止，省内出露长约170km。断裂总体走向近南北，倾向以西为主，倾角一般在70°左右，最大85°。断裂属于晚更新世活动断裂。
元谋-绿汁江断裂（F58）：北起姜驿北，向南经盐水井、过金沙江到龙街、沿元谋盆地东缘到羊街、段家坡、杞木塘，然后顺鸡冠山和三家厂大山的西麓到小木奔，与西北向楚雄-化念断裂复合归并，全长约260km，总体走向近南北，倾向东，倾角较陡，一般为60°-80°，显左旋平移的逆冲性质。断裂属于晚更新世活动断裂。
楚雄-化念断裂（F69）：北西起于楚雄盆地以西的詹家屯附近，向南东经楚雄盆地西南缘、山咀子、草堵、大庄沙甸街、小木奔西、富良棚、化念盆地东缘，于法土山附近交于东西向断层。长约140km，总体走向320°-350°，倾向北东，倾角大于58°。断裂沿走向在平面上呈微波状弯曲，且连续性较差，常被横断层错移。断裂属于早-中更新世断裂。
区域地质资料及实地调查表明，项目区未发现活断层、滑移体、泥石流、岩溶洞穴、古河道、暗浜等危害建筑物安全的不良工程地质现象存在，地下无埋藏的河道、沟滨、墓穴、孤石等对工程不利的埋藏物，地质条件未受破坏，属稳定场地，适宜本工程的建设。
[bookmark: _Toc2649]4.1.4气象特征
根据易门县气象站的资料统计，全县多年平均气温16.0℃，最高月平均气温21.4℃，最低月平均气温为8℃，极端最低气温-5℃，极端最高气温34.6℃。易门县多年平均降雨量824mm。多年平均蒸发量1227mm（E601）；多年平均相对湿度75.7%。全年主导方向西南风，多年平均风速1.8m/s，平均年日照时数2235h，无霜期244.2天，温度随着海拔的升高而降低，海拔每升高100m，温度降低0.6℃，而降雨随海拔的变化不是很明显。由于地形复杂，小区气候差异较大，各地雨量分布不均，海拔1900m以上多温凉气候，气温偏低，雨量偏多；1300m以下的干热河谷，气温偏高，雨量偏少，故民间有“一山分四季，十里不同天”之说。易门县城多年平均降水量942.1mm，年最大降水量（1971年）1229.4mm, 年最小降水量（1979年）518.1mm。雨季5～10月降水量占全年的82.4％，旱季11月～次年4月，降水量占全年的17.6%。多年平均蒸发量1761.7mm（E20），多年平均气温16.0℃，多年平均相对湿度79%，多年平均最大风速11.4m/s，主导风向西南风。
[bookmark: _Toc6988]4.1.5地震
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），易门县龙泉街道地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应地震烈度为Ⅷ度，抗震设计第三组。项目区内各构筑物须按相关规定进行抗震设防。
[bookmark: _Toc18798]4.1.6地表水系
易门县东部山脉是金沙江与元江两大水系的分水岭，易门属元江~红河水系。境内主要河流有两条，西面是绿汁江，绿汁江有支流15条，东面是扒河，为绿汁江最大支流，但在县境内却为一大干流，古称易江，扒河有支流13条。
[bookmark: _Hlt144520040]绿汁江是元江在易门段的名称，发源于武定县和禄丰县交界处，它从北向南经易门西部边境，大部分河段是易门县与双柏县的界河，流域面积为6604km2，平均地表水径流深为205.6mm，三家厂段实测年平均流量为28m3/s，最大洪峰流量为1360m3/s，最小流量为0.5m3/s，相对高差1572m。
扒河属元江—红河流域，为绿汁江一级支流，地势北高南低，扒河发源于易门县与禄丰县交界的老黑山东北麓，干流由北向南流经小街、柏树、江口、苗茂，蜿蜒南下至着母旧村转流向西于土库房村下1km汇入绿汁江，全长110.4km，平均坡度0.95%，年平均流量3.54m3/s，最枯流量0.019m3/s。流域平均海拔1500m左右，相对高差为984m。扒河的主要支流有小街河、岔河、白龙河、小河、六街河、王家滩河、打汞箐河、双龙河、龙泉河、冷水箐河、苗茂小河、浦贝河、贾姑河、老吾河等 14 条，扒河流域集水面积 1585km2，其中易门县境内约970 km2，峨山、晋宁、安宁境内615km2。
三五大沟源于永靖哨、平阳地一带，汇流于大龙泉，流经易门县城、梅营、曾所一带。在下江口村前汇入扒河，全长10km，径流面积55km2，枯季流量为0.2m3/s，以龙泉水为主要水源，经1990年工程治理，是龙泉街道重要的灌溉、排洪、纳污河道，主要污染源为易门意达公司、大龙口酒厂、易门县医院污水及县城生活污水。
项目区最近地表径流为南侧约140m处的三五大河，于下江口汇入项目区东南面的扒河。
项目水系图见附图5。
[bookmark: _Toc6407]4.1.7水文地质概况
根据《玉溪幅（G-48-[31]）1/20万区域水文地质普查报告》、《昆明幅（G-48-XXV）1/20万区域水文地质普查报告》及易门县1:5万区域地质资料，易门县区地层出露有基底元古界昆阳群（Pt2）、下震旦系澄江组（Zac）、覆盖层中生界（T3-E）、第四系地层等。元古界昆阳群（Pt2）基底地层为一套滨海⁓浅海相的砂泥质、含泥质碳酸盐、含碳酸盐砂泥质建造，从西到东地层由新到老，分别出露有柳坝塘组（Pt2lb）、绿汁江组（Pt2lz）、鹅头厂组（Pt2e）、落雪组（Pt2l）、因民组（Pt2y）、美党组（Pt2m）、大龙口组（Pt2d）、黑山头组（Pt2hs）、黄草岭（Pt2hc）。下震旦系澄江组（Zac）出露于易门县六街地区。中生界（T-E）覆盖层统称为“滇中红层”，分布于易门县十街、浦贝等地区。
根据《区域水文地质普查报告-昆明幅》、《区域水文地质普查报告-玉溪幅》中的水文地质资料可知，项目区周边地下水类型主要为大龙口组岩溶水，其次为呈条带状分布的美党组地层裂隙水，在盆地、谷地分布有第四系的孔隙水，区域水文地质图见附图6。
[bookmark: _Toc25963]4.1.8土壤及水土流失
（1）土壤类型
易门地形复杂，土壤类型多，全县大致可分为水稻土、赤红壤、红壤、黄棕壤、紫色土等5个土类，12个亚类，20个土属31个土种，且垂直分布明显。
红壤是易门的主要土壤类型，分布广泛，在全县海拔1300-2400米范围内均有分布。面积1791383亩，占总土地面积的76.0%。自然植被以云南松、华山松、滇油杉、核桃和多种栎类，草本以禾本科杂草和紫茎泽兰为主。
赤红壤分布主要分布于海拔1300米以下的绿汁江、扒河两岸，面积43623亩，占总占地面积的1.9%。自然植被主要有攀枝花、苦刺花、芭果树，以及一些禾本科杂草。
紫色土主要分布于浦贝乡的草箐、朋多、阿姑；十街乡的张所、金田、十街和绿汁镇的木厂、龙格利、者拉等地，以十街、浦贝为多，面积251023亩，占总土地面积的10.7%，分布海拔为1300-1800米，少数可达2000米以上，植被覆盖度低，植物主要有石头果、苦刺花、攀枝花、马缨花、紫茎泽兰等。
水稻土一般分布于海拔1100～1800m，少数分布于2100m左右的部分地区，面积9579.27hm2，占全县土地面积的6.3%，是易门的主要农业耕作土壤。
根据现场调查，项目区地带性土壤主要为红壤。
（2）水土流失现状
根据《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》（云南省人民政府云政发〔2007〕165号），易门县属于云南省水土流失重点监督区和重点治理区，水土流失防治标准等级执行二级标准，根据水利部行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），易门属于以水力侵蚀为主的西南岩溶区，土壤容许流失量为500t/km2·a。
[bookmark: _Toc13093]4.1.9自然资源
易门县野生植物资源丰富，县境内森林46万余亩。用材林主要为云南松、华山松、翠柏、樟、滇油杉等26种，可供采集的中草药材有龙胆草、何首乌、枸杞等240余种，野生食用菌20余种，香料、油料、植物15余种，珍稀植物有黄杉、红豆杉、榉树、红椿、山茶、桂花、银杏等19种，果木24种。全县自然植被已知其使用价值的有317种。县内自然植被包括7个地方型植被和13个植被地段，已知其利用价值的植物资源共317种。易门县是云南省华山松籽种生产基地县之一。水果资源有24个种类，以板栗、核桃、优质梨、柑桔为主的具有地方优势经济林产品生产基地形成一定规模并产生了经济效益。
易门县境内野生动物资源也较为丰富，境内有野生动物100多种，其中珍稀动物有穿山甲、小熊猫、白鹂、孔雀、鼯鼠等。龙泉国家森林公园更是县内天然的植物园和动物园。有总耕地面积29092.61亩，林地总面积276880亩，有经济林果地11515亩，农人口人均占有耕地面积0.87亩。
[bookmark: _Toc17401]4.1.10植被
易门县植被类型在云南省植被区划上属于亚热带阔叶林区。因长期开发，天然植被基本消失，大面积分布的是与天然植被在演替上紧密相连的云南松林、各类灌木林和草地随着海拔的冷凉山区，其植被类型呈现以下变化：
（1）海拔1600m以下主要分布有干热性稀树灌木草丛植被类型，该类型主要由木棉、虾子花、余甘子、清香木等耐旱种类组成。主要分布在绿汁江、十衍河低热河谷地区。
（2）海拔1600~2300m为半湿润常绿阔叶林带。主要为壳斗科的滇青冈、黄毛青冈、元江栲、高山栲种类组成上层的优势。目前这类植被只有局部尚存。取而代之的是大面积的云南松林。
（3）海拔2300m以上为中山湿性常绿阔叶林带。本类型为壳斗科石栎属的温凉喜湿种类组成乔木上层优势，本类型目前成林保护面积很小。大部分经破坏后形成华山松林或灌木林状态。
按植物群落学分类的依据，从植被型到植被亚型和群系组及群系，易门县主要植被类型共有7个植被型、9个植被亚型、15个群系（群系组）。
表4.1-1  易门县植被类型统计表
	植被类型
	植被亚型
	植被群系

	常绿阔叶林
	半湿润常绿阔叶林
中山湿润常绿阔叶林
	黄毛青冈林、元江栲林、高山栲林、石栎、木荷、樟类林

	硬叶常绿阔叶林
	/
	川西栎林

	落叶常绿阔叶林
	桤木林
	滇山杨、旱冬瓜林、核桃林

	常绿针叶林
	松林、滇油杉林、肖南林
	云南松、华山松林，滇油杉，翠柏林

	稀树灌木草丛
	干热性稀树灌木草丛、温热性稀树灌木草丛
	含木棉、虾子花的中草草丛，含云南松、珍珠花的中草草丛

	灌丛
	石灰岩灌丛
	小石积、清香木灌丛

	人工林
	/
	桉树林、柏树林、杉木林


本项目位于易门工业园区曾所片区，占地类型为工业用地，经现场调查，项目区植被主要为厂区绿化，无原生植被覆盖，周边没有国家保护的、珍稀、濒危野生动植物。
[bookmark: _Toc11113]4.1.11环境敏感区——云南易门龙泉国家森林公园
云南易门龙泉国家森林公园，原省林业厅《转发林业部关于建立西山等四十一处国家森林公园的批复的通知》（云林营字〔1992〕第586号，1992年12月2日）予以确立，《云南易门龙泉国家森林公园总体规划（2020～2029年）》（云南省林业调查规划院、易门县林业局，2018年10月）为在编规划，暂未批复。
项目不位于易门龙泉国家森林公园范围内，易门龙泉国家森林公园与本项目最近距离为5.25km，项目评价范围不涉及易门龙泉国家森林公园。项目与保护区相对位置见附图11。
[bookmark: _Toc20356]4.2云南易门产业园区概况
[bookmark: _Toc7009]4.2.1工业园区概况
云南易门产业园区规划总用地面积29.20平方公里，包括4个片区6个区块，包括大椿树片区（13.08平方公里）、麦子田片区（5.93平方公里）、梅曾片区（9.18平方公里）和六街片区（1.01平方公里）4个片区。园区打造“一主三辅”产业布局，以有色金属为主导产业(以稀贵金属和铜为重点)，以绿色建材产业、生物资源加工产业(以绿色食品和生物医药为重点)、装备制造产业为辅助产业。
本项目位于梅曾片区，位于易门县城东南侧，规划总用地面积9.18平方公里（917.52公顷），包括两个区块，其中北侧曾所区块248.79公顷，南侧梅营区块668.73公顷。东至龙潭寺村-高速立交一带，南至菜花坝水库-酱菜厂一带，西至武易高速-梅曾水库-易峨二级公路一带，北至扁担山一带。梅曾片区划分为1个综合服务区（居住、商业、办公和休闲等）和5个特色产业区。重点发展生物资源加工产业（以绿色食品和生物医药为重点），并积极拓展其他多元轻工产业（电子信息、大数据研发、五金、工艺品、家具、印刷包装等轻工产业）。
[bookmark: _Toc30957]4.2.2园区供水和环境基础设施建设情况
（1）水源及水厂规划
云南易门产业园区主要水源为岔河水库连通工程，次要水源为大谷厂水库。麦子田片区主要水源为岔河水库连通工程麦子田分水口，次要水源为六街分水口。
梅曾片区主要水源为岔河水库连通工程曾所分水口，次要水源为浦贝分水口，在北侧曾所区块新建一个3000m3高位水池，水源引自县城二水厂。在南侧梅营区块东北侧较高地段新建一个水厂，占地面积1.67ha，最大供水规模为1.50万m3/d，主要水源为岔河水库连通工程曾所分水口。
（2）污水处理厂规划
梅增片区分为曾所、梅营、浦贝三个排水分区。项目位于梅曾片区，曾所排水片区。
曾所和梅营排水分区生活污水、生产废水均依托曾所区块南侧易门县城集中污水处理厂。该厂占地面积1.98ha，现状处理规模已接近饱和，规划扩容处理规模，远期最大处理规模4.00万m³/d。园区配套建设再生水处理站。
浦贝排水分区生活污水和生产废水依托浦贝集镇污水处理厂，近期处理规模0.30万m³/d，远期最大处理规模1.00万m³/d。园区配套建设再生水处理站。
[bookmark: _Toc8143]4.2.3项目周边污染源调查
经前期现场调查和数据收集，截至2026年4月，项目周边2.5公里范围内已建成投入运营的企业如下表所示：
表4.2-1	拟建项目周边现有主要企业污染情况
	序号
	企业名称
	与本项目方位、距离（m）
	企业情况
	主要污染源/污染物

	1 
	云南磨浆农业股份有限公司
	北，300m
	核桃乳及豆奶生产
	废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
废水：pH、SS、氨氮、CODcr
噪声、固废

	2 
	易门县康源菌业有限公司
	北，210m
	食用菌生产
	废气：颗粒物
废水：pH、SS、氨氮、CODcr 
噪声、固废

	3 
	云南三友食品有限公司
	东北，270m
	米粉生产
	废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
废水：pH、SS、氨氮、CODcr
噪声、固废

	4 
	易门山源食品开发有限公司
	北，100m
	酱菜生产
	废水：pH、SS、氨氮、CODcr
噪声、固废

	5 
	云南易门山里香食品有限责任公司
	东北，170m
	腐乳生产
	废水：pH、SS、氨氮、CODcr
噪声、固废

	6 
	云南易门昊天食品有限公司
	北，相邻
	禽类屠宰
	废气：臭气浓度、氨、硫化氢
废水：pH、SS、氨氮、CODcr
噪声、固废

	7 
	易门众康屠宰厂
	西南，100m
	牲畜屠宰
	废气：臭气浓度、氨、硫化氢
废水：pH、SS、氨氮、CODcr
噪声、固废

	8 
	易门北控环保水务有限公司
	南，35m
	污水处理及再生利用
	废气：臭气浓度、氨、硫化氢
废水：pH、SS、氨氮、CODcr
噪声、固废


[bookmark: _Toc9163]4.3环境质量现状
根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》，以及环境影响评价技术导则中对建设项目环境现状调查和评价基本内容的要求，本次评价工作委托云南长源检测技术有限公司对拟建项目所在区域环境质量现状进行检测，检测项目所在区域的大气、土壤、地表水、地下水和噪声环境，检测时间为2026年3月9日至3月16日、2026年5月29日至5月31日。具体分析如下所示：
[bookmark: _Toc364293176][bookmark: _Toc352094630][bookmark: _Toc501912956][bookmark: _Toc486347160][bookmark: _Toc18524]4.3.1环境空气质量现状监测
4.3.1.1空气质量达标区判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），需调查项目所在区域环境质量达标情况。根据HJ2.2-2018第6.2.1.1“项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。”
本项目位于云南易门产业园区梅曾片区，根据《环境空气质量标准》（GB3035-2026），项目所在区域为环境空气功能区划中的二类区，因此项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3035-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准。易门县环境空气质量自动监测系统位于易门中医院，位于本项目西4.3km，2023年1月1日～12月31日易门县环境监测站环境空气自动监测系统对易门县城区环境空气进行了监测，监测结果统计如下。




表4.3.1-1  2023年区域环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	35
	70
	50.0
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	66
	150
	44.0
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	22
	35
	62.9
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	48
	75
	64.0
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	11
	60
	18.3
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	23
	150
	15.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	11
	40
	27.5
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	18
	80
	22.5
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	700
	4000
	17.5
	达标

	O3
	日最大8h滑动平均值第90百分位数
	123
	160
	76.9
	达标


根据易门县的环境空气自动监测站2023年统计数据，本项目所在区域易门县基本污染物年平均质量和保证率24h平均或8h平均质量浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准，判定本项目所在区域为达标区域。
4.3.1.2补充监测数据
（1）监测点位布设
环境空气质量现状监测点位布设情况见下表。
表4.3.1-2环境空气现状监测点情况
	编号
	监测点位名称
	经纬度
	备注

	
	
	经度
	纬度
	

	A1
	厂址中心
	102°12′29″
	24°39′58″
	项目区

	A2
	易门县粮食质量监督站
	102°12′41″
	24°40′40.04″
	主导风向下风向，项目东北侧400m


（2）监测时间、项目及频次
监测时间：2026年3月9日～3月16日，连续监测7天。
监测项目：TSP、硫酸、TVOC、NMHC、甲苯、甲醇、氯化氢、氨、硫化氢，共计9项。
监测频次及采样时间见下表：
[bookmark: _Hlk113270591]表4.3.1-3 大气环境现状监测采样时间及频率情况说明
	监测要求
	监测项目
	监测频率

	1小时平均浓度
	硫酸、氯化氢、甲苯、甲醇、NMHC、氨、硫化氢
	时间02:00、08:00、14:00、20:00，每次至少有45分钟采样时间

	8小时平均
	TVOC
	每8小时至少有6小时平均浓度值

	日平均浓度
	TSP
	每日至少有20个小时平均浓度值或采样时间


（3）分析方法及评价标准
大气污染物采样、分析方法严格按照国家环境保护局颁布的《环境监测分析方法》有关规定进行。
（4）评价标准：
具体标准限值见下表。
表3.3.1-4   环境空气质量标准     单位：μg/m3
	污染物
	取值时间
	浓度限值
	标准来源

	NMHC
	1小时平均浓度
	2000
	《大气污染物综合排放标准详解》P244页

	硫酸
	1小时平均浓度
	300
	《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D

	氯化氢
	
	50
	

	甲苯
	
	200
	

	甲醇
	
	3000
	

	氨
	
	200
	

	硫化氢
	
	10
	

	TVOC
	8小时平均浓度
	600
	

	TSP
	日平均浓度
	300
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准


（5）大气环境质量监测结果与分析评价
监测分析结果见下表。
表4.3.1-5 TSP-24小时浓度现状监测结果统计表（单位：μg/m3）
	监测点位
	采样日期
	TSP

	厂址
	2026/03/09
	109

	
	2026/03/10
	116

	
	2026/03/11
	112

	
	2026/03/12
	126

	
	2026/03/13
	120

	
	2026/03/14
	116

	
	2026/03/15
	129

	24小时均值范围
	109～129

	标准值
	300

	达标情况
	达标

	易门县粮食质量监督站
	2026/03/09
	125

	
	2026/03/10
	136

	
	2026/03/11
	117

	
	2026/03/12
	128

	
	2026/03/13
	120

	
	2026/03/14
	113

	
	2026/03/15
	124

	24小时均值范围
	113～136

	标准值
	300

	达标情况
	达标



图4.3.1-1 TSP-24小时浓度现状监测结果图示
表4.3.1-6 TVOC-8小时浓度现状监测结果统计表（单位：μg/m3）
	监测点位
	采样日期
	TVOC

	厂址
	2026/03/09
	95.4

	
	2026/03/10
	65.8

	
	2026/03/11
	112

	
	2026/03/12
	192

	
	2026/03/13
	154

	
	2026/03/14
	257

	
	2026/03/15
	219

	8小时均值范围
	65.8～257

	标准值
	600

	达标情况
	达标

	易门县粮食质量监督站
	2026/03/09
	78.6

	
	2026/03/10
	91.0

	
	2026/03/11
	132

	
	2026/03/12
	190

	
	2026/03/13
	182

	
	2026/03/14
	257

	
	2026/03/15
	308

	8小时均值范围
	78.6～308

	标准值
	600

	达标情况
	达标



图4.3.1-2 TVOC-8小时浓度现状监测结果图示
[bookmark: _Hlk34416497]表4.3.1-7环境空气1小时浓度现状监测结果统计表（单位：μg/m3）
	监测点位
	采样日期
	甲醇
	氨
	氯化氢
	硫化氢
	硫酸雾
	甲苯
	非甲烷总烃

	厂址
	2026/03/09
	100L
	30～60
	20L
	1～3
	50～52
	1.5L
	480～680

	易门县粮食质量监督站
	
	100L
	30～90
	20L
	1～3
	33～46
	1.5L
	790～940

	厂址
	2026/03/10
	100L
	20～70
	20L
	2～3
	32～42
	1.5L
	340～580

	易门县粮食质量监督站
	
	100L
	20～70
	20L
	1～4
	27～33
	1.5L
	620～830

	厂址
	2026/03/11
	100L
	20～80
	20L
	2～3
	36～39
	1.5L
	400～600

	易门县粮食质量监督站
	
	100L
	20～90
	20L
	2～3
	31～37
	1.5L
	670～930

	厂址
	2026/03/12
	100L
	30～90
	20L
	3～3
	30～36
	1.5L
	320～480

	易门县粮食质量监督站
	
	100L
	30～90
	20L
	3～4
	28～41
	1.5L
	610～730

	厂址
	2026/03/13
	100L
	30～70
	20L
	1～2
	29～38
	1.5L
	450～610

	易门县粮食质量监督站
	
	100L
	30～60
	20L
	2～4
	34～41
	1.5L
	600～840

	厂址
	2026/03/14
	100L
	40～80
	20L
	1～4
	34～68
	1.5L
	430～650

	易门县粮食质量监督站
	
	100L
	30～80
	20L
	2～4
	32～36
	1.5L
	760～950

	厂址
	2026/03/15
	100L
	30～80
	20L
	1～3
	33～46
	1.5L
	370～540

	易门县粮食质量监督站
	
	100L
	20～90
	20L
	2～3
	30～42
	1.5L
	550～800

	标准值
	3000
	200
	50
	10
	300
	200
	2000

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标



图4.3.1-3 氨-1小时浓度现状监测最大结果图示

图4.3.1-4 硫化氢-1小时浓度现状监测最大结果图示

图4.3.1-5 硫酸雾-1小时浓度现状监测最大结果图示

图4.3.1-6 非甲烷总烃-1小时浓度现状监测最大结果图示
[bookmark: _Hlk42869796]根据现场监测数据进行统计，对照评价标准：评价区域硫酸、HCl、甲苯、甲醇、氨、硫化氢小时均值和TVOC的8小时平均浓度值满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D中浓度限值要求。TSP日平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准要求。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值要求。
[bookmark: _Toc14794][bookmark: _Hlk102637016]4.3.2地表水环境监测
4.3.2.1地表水质量达标判定
项目区最近地表径流为项目区南侧约138m处的三五大河，于下江口汇入项目区东南面的扒河，扒河是绿汁江的一条支流，属红河流域绿汁江水系，根据《云南省水功能区划（第二版）》（云南省水利厅，2013年10月），扒河“由易门县大谷厂至阿姑水文站”段位于项目区下游，现状水质为Ⅲ类，规划水质为Ⅲ类。三五大河为扒河的支流，根据“支流水质不低于干流”的原则，三五大河及扒河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，因此水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中“6.6.3水环境质量现状调查”中的规定，在进行水环境质量现状调查时应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。根据《2024年易门县生态环境状况公报》，2024年全县共有地表水国控断面2个，分别是绿汁江大桥断面和扒河大谷厂水管所断面，省控断面2个分别是岔河水库和绿汁江江边（炉房村出境）断面，按《地表水环境质量标准》﹙GB3838-2002﹚评价，绿汁江大桥断面水质类别为Ⅱ类，扒河大谷厂水管所断面水质类别为Ⅱ类，岔河水库水质类别为Ⅲ类，绿汁江江边（炉房村出境）断面水质类别为Ⅱ类，4个地表水考核断面水质优良率为100%。综上，项目所在区域地表水为达标区域。
4.3.2.2地表水质补充监测
（1）监测断面
1）第一次监测
[bookmark: _Hlk96938111]本次评价第一次在三五大河曾所桥断面W1、三五大河汇入扒河点上游500m断面W2、三五大河汇入扒河点下游1000m断面W3，共设置3个监测断面。
2） 第二次监测
本次评价第二次在三五大河曾所桥断面W2-1、三五大河下江口村断面W2-2，共设置2个监测断面
（2）监测时间及频次
1）第一次监测
监测时间：2026年3月11日至13日，共计3天，每天监测一次。
2）第二次监测
监测时间：2026年5月29日至31日，共计3天，每天监测一次。
（3）监测项目

1）第一次监测
监测项目：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、悬浮物（SS）、石油类、铅、镉、砷、汞、六价铬、挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、粪大肠杆菌，共计19项。
2）第二次监测
监测项目：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、悬浮物（SS）、石油类、铅、镉、砷、汞、六价铬、挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、粪大肠杆菌、甲苯，共计20项。
（4）分析方法与评价标准
水质分析按国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)选配的分析方法和国家环保局编制的《水和废水监测分析方法》(第四版)规定的有关方法进行。
水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准要求。
（5）地表水环境质量现状监测结果与分析评价
第一次地表水监测结果统计表见下表。
表3.3.2-2      地表水检测结果统计1
	点位
	项目
	监测值
	平均值
	标准值
	超标率（%）
	最大值超标倍数
	是否达标

	
	
	2026/3/11
	2026/3/12
	2026/3/13
	
	
	
	
	

	W1 三五大河曾所桥断面
	水温（℃）
	14.2
	14
	14
	14.1
	——
	——
	——
	——

	
	pH（无量纲）
	7.1
	7.1
	7.2
	7.2
	6~9
	——
	——
	达标

	
	溶解氧（mg/L）
	6.3
	6.4
	6.5
	6.4
	5
	0.0
	0
	达标

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.2
	2.1
	2.2
	2.2
	6
	0.0
	0
	达标

	
	化学需氧量（mg/L）
	9
	8
	7
	8.0
	20
	0.0
	0
	达标

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.1
	2.2
	2
	2.1
	4
	0.0
	0
	达标

	
	氨氮（mg/L）
	0.036
	0.05
	0.043
	0.043
	1
	0.0
	0
	达标

	
	总磷（mg/L）
	0.18
	0.19
	0.17
	0.18
	0.2
	0.0
	0
	达标

	
	悬浮物（mg/L）
	8
	7
	8
	8
	——
	——
	——
	——

	
	石油类（mg/L）
	0.02
	0.01
	0.02
	0.02
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.005
	0.0
	0
	达标

	
	砷（mg/L）
	0.00144
	0.00142
	0.00144
	0.00143
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.0001
	0.0
	0
	达标

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005
	0.0
	0
	达标

	
	氰化物（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2
	0.0
	0
	达标

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	0.0
	0
	达标

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	5900
	6700
	5300
	5967
	10000
	0.0
	0
	达标

	W2 三五大河汇入点上游500m处
	水温（℃）
	13.6
	13.8
	13.7
	13.7
	——
	——
	——
	——

	
	pH（无量纲）
	6.9
	7.3
	7
	7.1
	6~9
	——
	——
	达标

	
	溶解氧（mg/L）
	6.8
	6.9
	6.8
	6.8
	5
	0.0
	0
	达标

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	1.5
	1.4
	1.4
	1.4
	6
	0.0
	0
	达标

	
	化学需氧量（mg/L）
	7
	7
	8
	7.3
	20
	0.0
	0
	达标

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.2
	2.3
	2.2
	2.2
	4
	0.0
	0
	达标

	
	氨氮（mg/L）
	0.037
	0.037
	0.049
	0.041
	1
	0.0
	0
	达标

	
	总磷（mg/L）
	0.02
	0.03
	0.01
	0.02
	0.2
	0.0
	0
	达标

	
	悬浮物（mg/L）
	9
	8
	7
	8
	——
	——
	——
	——

	
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01
	0.01L
	0.01
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.005
	0.0
	0
	达标

	
	砷（mg/L）
	0.00906
	0.00932
	0.00925
	0.00921
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.0001
	0.0
	0
	达标

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005
	0.0
	0
	达标

	
	氰化物（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2
	0.0
	0
	达标

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	0.0
	0
	达标

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	4300
	410
	400
	1703
	10000
	0.0
	0
	达标

	W3 三五大河汇入点下游1000m处
	水温（℃）
	13.9
	14.4
	14.3
	14.2
	——
	——
	——
	——

	
	pH（无量纲）
	7.2
	7.2
	7.2
	7.2
	6~9
	——
	——
	达标

	
	溶解氧（mg/L）
	6.5
	6.1
	6.2
	6.35
	5
	0.0
	0
	达标

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.4
	2.5
	2.4
	2.4
	6
	0.0
	0
	达标

	
	化学需氧量（mg/L）
	9
	9
	8
	8.7
	20
	0.0
	0
	达标

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.3
	2.4
	2.3
	2.3
	4
	0.0
	0
	达标

	
	氨氮（mg/L）
	0.025L
	0.025L
	0.025L
	0.025L
	1
	0.0
	0
	达标

	
	总磷（mg/L）
	0.17
	0.16
	0.17
	0.17
	0.2
	0.0
	0
	达标

	
	悬浮物（mg/L）
	6
	4
	5
	5
	——
	——
	——
	——

	
	石油类（mg/L）
	0.02
	0.02
	0.03
	0.02
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.005
	0.0
	0
	达标

	
	砷（mg/L）
	0.00779
	0.00781
	0.00770
	0.00777
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.0001
	0.0
	0
	达标

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005
	0.0
	0
	达标

	
	氰化物（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2
	0.0
	0
	达标

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	0.0
	0
	达标

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	360
	320
	320
	333
	10000
	0.0
	0
	达标


注：检出限+“L”表示数据低于检出限。*参照GB3838-2002表2标准值。
从上表可知，2026年3月11日至13日三五大河曾所桥断面W1、三五大河汇入扒河点上游500m断面W2、三五大河汇入扒河点下游1000m断面W3三个断面水质均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，区域地表水环境质量良好。
第二次地表水监测结果统计表见下表。
表3.3.2-3      地表水检测结果统计2
	点位
	项目
	监测值
	平均值
	标准值
	超标率（%）
	最大值超标倍数
	是否达标

	
	
	2026/5/29
	2026/5/30
	2026/5/31
	
	
	
	
	

	W2-1 三五大河曾所桥断面
	水温（℃）
	22.0
	21.2
	21.5
	22.0
	——
	——
	——
	——

	
	pH（无量纲）
	7.5
	7.6
	7.5
	7.5
	6~9
	——
	——
	达标

	
	溶解氧（mg/L）
	6.4
	6.1
	6.5
	6.4
	5
	0.0
	0
	达标

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	3.8
	3.5
	3.7
	3.8
	6
	0.0
	0
	达标

	
	化学需氧量（mg/L）
	11
	12
	10
	11
	20
	0.0
	0
	达标

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.3
	2.6
	2.1
	2.3
	4
	0.0
	0
	达标

	
	氨氮（mg/L）
	0.054
	0.046
	0.069
	0.054
	1
	0.0
	0
	达标

	
	总磷（mg/L）
	0.07
	0.05
	0.06
	0.07
	0.2
	0.0
	0
	达标

	
	悬浮物（mg/L）
	12
	16
	14
	12
	——
	——
	——
	——

	
	石油类（mg/L）
	0.02
	0.01
	0.03
	0.02
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	铅（mg/L）
	0.00093
	0.00088
	0.00088
	0.00093
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.005
	0.0
	0
	达标

	
	砷（mg/L）
	0.00392
	0.00429
	0.00401
	0.00407
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.0001
	0.0
	0
	达标

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005
	0.0
	0
	达标

	
	氰化物（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2
	0.0
	0
	达标

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	0.0
	0
	达标

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	3.9×102
	3.6×102
	2.8×102
	3433
	10000
	0.0
	0
	达标

	
	* 甲苯（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.7
	0.0
	0
	达标

	W2-2 三五大河下江口村断面
	水温（℃）
	22.4
	21.6
	22.1
	22.4
	——
	——
	——
	——

	
	pH（无量纲）
	7.8
	7.7
	7.7
	7.8
	6~9
	——
	——
	达标

	
	溶解氧（mg/L）
	5.8
	5.9
	6.1
	5.8
	5
	0.0
	0
	达标

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	4.2
	4.4
	4.0
	4.2
	6
	0.0
	0
	达标

	
	化学需氧量（mg/L）
	15
	18
	14
	15
	20
	0.0
	0
	达标

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	3.4
	3.8
	3.5
	3.4
	4
	0.0
	0
	达标

	
	氨氮（mg/L）
	0.057
	0.063
	0.054
	0.057
	1
	0.0
	0
	达标

	
	总磷（mg/L）
	0.05
	0.04
	0.05
	0.05
	0.2
	0.0
	0
	达标

	
	悬浮物（mg/L）
	8
	10
	9
	8
	——
	——
	——
	——

	
	石油类（mg/L）
	0.02
	0.02
	0.01
	0.02
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	铅（mg/L）
	0.00116
	0.00113
	0.00150
	0.00116
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.005
	0.0
	0
	达标

	
	砷（mg/L）
	0.00406
	0.00436
	0.00395
	0.00412
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.0001
	0.0
	0
	达标

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	0.0
	0
	达标

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005
	0.0
	0
	达标

	
	氰化物（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2
	0.0
	0
	达标

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	0.0
	0
	达标

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	3.1×102
	4.1×102
	3.5×102
	3567
	10000
	0.0
	0
	达标

	
	* 甲苯（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.7
	0.0
	0
	达标


从上表可知，2026年5月29日至31日三五大河曾所桥断面W2-1、三五大河下江口村断面W2-2两个断面水质均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，区域地表水环境质量良好。
[bookmark: _Toc13832]4.3.3地下水质量监测
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水评价项目类别为I类，地下水环境敏感程度为不敏感，地下水环境影响评价工作等级为二级。二级评价潜水含水层的水质监测点位应不少于5个。
根据玉溪市水文地质图和现场勘查，项目所在区域地下水流向为自西北向东南流，补充监测的地下水监测点均与本项目在同一水文地质单元，数据具有代表性及时效性，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）监测布点要求。
4.3.3.1监测点位布设
设置5个地下水监测点位。地下水具体监测点见下表。
表4.3.3-1地下水监测点位布设情况
	监测点名称
	易门县污水处理厂监控井
	曾所村民井
	下江口村民井
	下江口龙潭寺龙潭
	云南康贝特生物科技有限公司旁农户灌溉井

	编号
	W4
	W5
	W6
	W7
	W8

	监测点坐标
	E:102°12′28″
N:24°39′58″
	E:102°12′05″
N:24°40′11″
	E:102°13′21″
N:24°39′55″
	E:102°13′12″
N:24°40′01″
	E:102°12′51″
N:24°40′24″

	监测因子
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮（以N计）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氟化物、铁、铜、锌、铝、砷、汞、铬（六价）、铅、镉、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、总大肠菌群（MPNb/100mL）、菌落总数/（CFU/mL）、甲苯，共28项

	监测时段
	2026.3.12～3.13、2026.5.30～5.31

	地下水方位
	下游
	侧游
	下侧游
	侧游
	上游

	距离
	130m
	525m
	1000m
	1160m
	630km

	地下水水位
	76.1m
	22m
	69.2m
	0m
	13m

	开发利用现状
	监控井
	农灌、清洁用
	农灌、清洁
	农灌用
	农灌用水

	地下水井状况
	原有
	原有
	原有
	原有
	原有

	含水层
	潜水
	潜水
	潜水
	潜水
	潜水

	数据来源
	补充监测


项目场地南侧约138m处分布地表水体三五大河，该水体坐落于区域地下水径流排泄区，为场区地下水下游基准排泄边界；场区浅层潜水以三五大河为最终排泄归宿，场地地下水与三五大河地表水存在密切水力联系，地下水整体自场地向三五大河单向径流补给河道。
[image: ]
图4.3.3-1 地下水补充监测点与本项目的位置关系
4.3.3.2监测时间及频次
1、第一次监测
地下水监测时间：2026年3月12日～13日，监测频率：每天取一组有效数据。
2、 第二次监测
地下水监测时间：2026年5月30日～31日，监测频率：每天取一组有效数据。
4.3.3.3监测项目
[bookmark: _Hlk101215088]1、第一次监测
根据本项目生产特点及《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目地下水环境质量现状监测因子为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮（以N计）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氟化物、铁、铜、锌、铝、砷、汞、铬（六价）、铅、镉、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、总大肠菌群（MPNb/100mL）、菌落总数/（CFU/mL），共27项。
2、 第二次监测
补充检测甲苯，共1项。
4.3.3.4分析方法与评价标准
水样的采集、保存及分析按《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)要求：
评价标准：《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。
4.3.3.5地下水环境质量现状监测结果与分析评价
1、碳酸盐平衡分析
地下水中的碳酸以三种形态存在，即游离碳酸、重碳酸、碳酸；根据碳酸平衡理论，pH<8.34时分析结果中不应出现CO32-，因为在这样的pH条件下，常规方法检测不出微量的CO32-；同理pH>8.34时分析结果中不应出现H2CO3-。如不符合上述情况，说明pH或CO32-和H2CO3-的测定有问题。根据监测报告，项目地下水监测点位的pH值及CO32-测量结果如下表：
表4.3.3-2 地下水中pH值及CO32-监测结果一览表
	项目
	W4易门县污水处理厂监控井
	W5曾所村民井
	W6下江口村民井
	W7下江口龙潭寺龙潭
	W8云南康贝特生物科技有限公司旁农户灌溉井

	pH（无量纲）
	7.2～7.3
	7.2～7.3
	7.1～7.4
	7.0～7.2
	6.9～7.3

	CO32-
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


根据上表监测结果可知，本次评价补充监测的5个地下水，pH值均＜8.34，CO32-未检出，因此项目地下水水质监测结果符合碳酸平衡关系。
2、地下水八大离子平衡分析
地下水八大离子有两个作用，一是查明地下水的化学类型；二是查验监测结果的准确性，主要根据监测的八大离子质量浓度，按照阴阳离子平衡关系进行检验。根据《水环境监测规范》（SL219-2013）中“12.2数据处理与审核”阴阳离子误差计算公式如下：
表4.3.3-3 地下水八大离子误差计算公式
	类型
	误差计算公式
	评价标准

	阴阳离子
	

	±10%


项目地下水八大离子平衡详见下表。
表4.3.3-4 地下水八大离子平衡计算表
	监测点位
	离子名称
	离子化合价
	原子量
	平均质量浓度（mg/L）
	毫摩尔浓度（meq/L）
	相对误差

	W4易门县污水处理厂旁监控井
	K+
	1
	39.10
	29.90
	0.765
	-5.12%

	
	Na+
	1
	23.00
	43.6
	1.893
	

	
	Ca2+
	2
	40.08
	80.0
	3.992
	

	
	Mg2+
	2
	24.31
	10.4
	0.852
	

	
	CO32-
	2
	60.01
	未检出
	0
	

	
	HCO3-
	1
	61.02
	268.0
	4.392
	

	
	Cl-
	1
	35.45
	47.7
	1.344
	

	
	SO42-
	2
	96.06
	49.7
	1.035
	

	W5曾所村民井
	K+
	1
	39.10
	3.45
	0.088
	-4.46%

	
	Na+
	1
	23.00
	15.0
	0.650
	

	
	Ca2+
	2
	40.08
	27.3
	1.362
	

	
	Mg2+
	2
	24.31
	3.4
	0.277
	

	
	CO32-
	2
	60.01
	未检出
	0
	

	
	HCO3-
	1
	61.02
	82.1
	1.345
	

	
	Cl-
	1
	35.45
	22.9
	0.645
	

	
	SO42-
	2
	96.06
	8.4
	0.176
	

	W6下江口村龙潭
	K+
	1
	39.10
	2.67
	0.068
	-5.79%

	
	Na+
	1
	23.00
	28.8
	1.250
	

	
	Ca2+
	2
	40.08
	79.7
	3.977
	

	
	Mg2+
	2
	24.31
	12.2
	1.000
	

	
	CO32-
	2
	60.01
	未检出
	0
	

	
	HCO3-
	1
	61.02
	232.0
	3.802
	

	
	Cl-
	1
	35.45
	44.0
	1.241
	

	
	SO42-
	2
	96.06
	27.1
	0.563
	

	W7下江口龙潭寺龙潭
	K+
	1
	39.10
	2.26
	0.058
	-4.35%

	
	Na+
	1
	23.00
	20.6
	0.896
	

	
	Ca2+
	2
	40.08
	96.2
	4.798
	

	
	Mg2+
	2
	24.31
	14.7
	1.209
	

	
	CO32-
	2
	60.01
	未检出
	0
	

	
	HCO3-
	1
	61.02
	250.5
	4.105
	

	
	Cl-
	1
	35.45
	28.5
	0.804
	

	
	SO42-
	2
	96.06
	70.7
	1.471
	

	W8云南康贝特生物科技有限公司旁农户灌溉井
	K+
	1
	39.10
	6.78
	0.173
	-4.71%

	
	Na+
	1
	23.00
	28.0
	1.215
	

	
	Ca2+
	2
	40.08
	79.6
	3.972
	

	
	Mg2+
	2
	24.31
	6.8
	0.557
	

	
	CO32-
	2
	60.01
	未检出
	0
	

	
	HCO3-
	1
	61.02
	178.5
	2.925
	

	
	Cl-
	1
	35.45
	38.2
	1.076
	

	
	SO42-
	2
	96.06
	66.5
	1.385
	


根据上表的计算分析，本次评价5个监测点位的阴阳离子误差均处于合理范围内，监测数据合理、可信。
3、其他监测指标达标分析
其他监测指标监测结果与评价详见下表


表4.3.3-5 地下水环境质量评价结果表1   
	检测点
指标
	标准值
	W4易门县污水处理厂旁监控井

	
	
	2026.03.12
	2026.03.13
	达标情况

	pH（无量纲）
	6.5～8.5
	7.3
	7.2
	达标

	氨氮（mg/L）
	≤0.50
	0.035
	0.029
	达标

	硝酸盐（mg/L）
	≤20.0
	5.30
	4.90
	达标

	亚硝酸盐（mg/L）
	≤1.0
	0.003L
	0.003L
	达标

	挥发酚（mg/L）
	≤0.002
	0.0003L
	0.0003L
	达标

	氟化物（mg/L）
	≤1.0
	0.19
	0.18
	达标

	铁（mg/L）
	≤0.3
	0.03L
	0.03L
	达标

	铜（mg/L）
	≤1.0
	0.00075
	0.00071
	达标

	锌（mg/L）
	≤1.0
	0.00285
	0.00256
	达标

	铝（mg/L）
	≤0.2
	0.008L
	0.008L
	达标

	砷（mg/L）
	≤0.01
	0.00039
	0.00032
	达标

	汞（mg/L）
	≤0.001
	0.00004L
	0.00004L
	达标

	六价铬（mg/L）
	≤0.05
	0.004L
	0.004L
	达标

	铅（mg/L）
	≤0.01
	0.00009L
	0.00009L
	达标

	镉（mg/L）
	≤0.005
	0.00005L
	0.00005L
	达标

	总硬度（mg/L）
	≤450
	286
	283
	达标

	溶解性固体总量（mg/L）
	≤1000
	438
	440
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	51
	49
	达标

	氯化物（mg/L）
	≤250
	57
	55
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	≤0.3
	0.05L
	0.05L
	达标

	耗氧量（mg/L）
	≤3.0
	0.66
	0.71
	达标

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0
	未检出
	未检出
	达标

	细菌总数（CFU/mL）
	≤100
	35
	32
	达标

	地下水位
	——
	——
	——
	——

	钾(mg/L)
	——
	30.4
	29.4
	——

	钠(mg/L)
	——
	43.6
	43.5
	——

	钙(mg/L)
	——
	79.1
	80.9
	——

	镁(mg/L)
	——
	10.2
	10.5
	——

	碳酸盐（CO32-）(mg/L)
	——
	未检出
	未检出
	——

	重碳酸盐（HCO32-）(mg/L)
	——
	267
	269
	——

	**Cl-(mg/L)
	——
	46.2
	49.1
	——

	**SO42-(mg/L)
	——
	49.5
	49.9
	——

	指标
	标准值
	2026.05.30
	2026.05.31
	达标情况

	甲苯(mg/L)
	≤0.7
	0.002L
	0.002L
	达标

	备注
	“L”表示检测结果低于分析方法最低检出限。


表4.3.3-6 地下水环境质量评价结果表2   
	检测点
指标
	标准值
	W5曾所村民井

	
	
	2026.03.12
	2026.03.13
	达标情况

	pH（无量纲）
	6.5～8.5
	7.3
	7.2
	达标

	氨氮（mg/L）
	≤0.50
	0.025L
	0.025L
	达标

	硝酸盐（mg/L）
	≤20.0
	2.91
	2.72
	达标

	亚硝酸盐（mg/L）
	≤1.0
	0.003L
	0.003L
	达标

	挥发酚（mg/L）
	≤0.002
	0.0003L
	0.0003L
	达标

	氟化物（mg/L）
	≤1.0
	0. 11
	0.10
	达标

	铁（mg/L）
	≤0.3
	0.03L
	0.03L
	达标

	铜（mg/L）
	≤1.0
	0.00047
	0.00042
	达标

	锌（mg/L）
	≤1.0
	0.0153
	0.0186
	达标

	铝（mg/L）
	≤0.2
	0.008L
	0.008L
	达标

	砷（mg/L）
	≤0.01
	0.00020
	0.00016
	达标

	汞（mg/L）
	≤0.001
	0.00004L
	0.00004L
	达标

	六价铬（mg/L）
	≤0.05
	0.004L
	0.004L
	达标

	铅（mg/L）
	≤0.01
	0.00009L
	0.00009L
	达标

	镉（mg/L）
	≤0.005
	0.00005L
	0.00005L
	达标

	总硬度（mg/L）
	≤450
	107
	108
	达标

	溶解性固体总量（mg/L）
	≤1000
	120
	119
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	8L
	8L
	达标

	氯化物（mg/L）
	≤250
	28
	26
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	≤0.3
	0.05L
	0.05L
	达标

	耗氧量（mg/L）
	≤3.0
	0.74
	0.70
	达标

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0
	未检出
	未检出
	达标

	细菌总数（CFU/mL）
	≤100
	32
	31
	达标

	地下水位
	——
	1530.60
	1530.61
	——

	钾(mg/L)
	——
	3.42
	3.47
	——

	钠(mg/L)
	——
	15.0
	14.9
	——

	钙(mg/L)
	——
	28.5
	26. 1
	——

	镁(mg/L)
	——
	3.59
	3.15
	——

	碳酸盐（CO32-）(mg/L)
	——
	未检出
	未检出
	——

	重碳酸盐（HCO32-）(mg/L)
	——
	82.5
	81.7
	——

	**Cl-(mg/L)
	——
	23.1
	22.6
	——

	**SO42-(mg/L)
	——
	8.84
	8.02
	——

	指标
	标准值
	2026.05.30
	2026.05.31
	达标情况

	甲苯(mg/L)
	≤0.7
	0.002L
	0.002L
	达标

	备注
	“L”表示检测结果低于分析方法最低检出限。


表4.3.3-7 地下水环境质量评价结果表3   
	检测点
指标
	标准值
	W6 下江口村龙潭

	
	
	2026.03.12
	2026.03.13
	达标情况

	pH（无量纲）
	6.5～8.5
	7.4
	7.1
	达标

	氨氮（mg/L）
	≤0.50
	0.025L
	0.025L
	达标

	硝酸盐（mg/L）
	≤20.0
	2.08
	1.89
	达标

	亚硝酸盐（mg/L）
	≤1.0
	0.003L
	0.003L
	达标

	挥发酚（mg/L）
	≤0.002
	0.0003L
	0.0003L
	达标

	氟化物（mg/L）
	≤1.0
	0.36
	0.34
	达标

	铁（mg/L）
	≤0.3
	0.03L
	0.03L
	达标

	铜（mg/L）
	≤1.0
	0.00087
	0.00072
	达标

	锌（mg/L）
	≤1.0
	0.00198
	0.00158
	达标

	铝（mg/L）
	≤0.2
	0.008L
	0.008L
	达标

	砷（mg/L）
	≤0.01
	0.00041
	0.00040
	达标

	汞（mg/L）
	≤0.001
	0.00004L
	0.00004L
	达标

	六价铬（mg/L）
	≤0.05
	0.004L
	0.004L
	达标

	铅（mg/L）
	≤0.01
	0.00009L
	0.00009L
	达标

	镉（mg/L）
	≤0.005
	0.00005L
	0.00005L
	达标

	总硬度（mg/L）
	≤450
	313
	310
	达标

	溶解性固体总量（mg/L）
	≤1000
	382
	385
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	27
	27
	达标

	氯化物（mg/L）
	≤250
	49
	53
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	≤0.3
	0.05L
	0.05L
	达标

	耗氧量（mg/L）
	≤3.0
	0.60
	0.56
	达标

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0
	未检出
	未检出
	达标

	细菌总数（CFU/mL）
	≤100
	46
	28
	达标

	地下水位
	——
	1479.54
	1479.55
	——

	钾(mg/L)
	——
	2.67
	2.67
	——

	钠(mg/L)
	——
	28.6
	28.9
	——

	钙(mg/L)
	——
	80.0
	79.4
	——

	镁(mg/L)
	——
	12. 1
	12.2
	——

	碳酸盐（CO32-）(mg/L)
	——
	未检出
	未检出
	——

	重碳酸盐（HCO32-）(mg/L)
	——
	231
	233
	——

	**Cl-(mg/L)
	——
	43.9
	44. 1
	——

	**SO42-(mg/L)
	——
	26.9
	27.2
	——

	指标
	标准值
	2026.05.30
	2026.05.31
	达标情况

	甲苯(mg/L)
	≤0.7
	0.002L
	0.002L
	达标

	备注
	“L”表示检测结果低于分析方法最低检出限。


表4.3.3-8 地下水环境质量评价结果表4   
	检测点
指标
	标准值
	W7 下江口龙潭寺龙潭

	
	
	2026.03.12
	2026.03.13
	达标情况

	pH（无量纲）
	6.5～8.5
	7.0
	7.2
	达标

	氨氮（mg/L）
	≤0.50
	0.117
	0.135
	达标

	硝酸盐（mg/L）
	≤20.0
	4.69
	4.61
	达标

	亚硝酸盐（mg/L）
	≤1.0
	0.003L
	0.003L
	达标

	挥发酚（mg/L）
	≤0.002
	0.0003L
	0.0003L
	达标

	氟化物（mg/L）
	≤1.0
	0.23
	0.22
	达标

	铁（mg/L）
	≤0.3
	0.03L
	0.03L
	达标

	铜（mg/L）
	≤1.0
	0.00231
	0.00313
	达标

	锌（mg/L）
	≤1.0
	0.0224
	0.0295
	达标

	铝（mg/L）
	≤0.2
	0.008L
	0.008L
	达标

	砷（mg/L）
	≤0.01
	0.00049
	0.00051
	达标

	汞（mg/L）
	≤0.001
	0.00004L
	0.00004L
	达标

	六价铬（mg/L）
	≤0.05
	0.004L
	0.004L
	达标

	铅（mg/L）
	≤0.01
	0.00080
	0.00097
	达标

	镉（mg/L）
	≤0.005
	0.00057
	0.00075
	达标

	总硬度（mg/L）
	≤450
	326
	323
	达标

	溶解性固体总量（mg/L）
	≤1000
	444
	449
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	65
	67
	达标

	氯化物（mg/L）
	≤250
	36
	32
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	≤0.3
	0.05L
	0.05L
	达标

	耗氧量（mg/L）
	≤3.0
	0.70
	0.72
	达标

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0
	未检出
	未检出
	达标

	细菌总数（CFU/mL）
	≤100
	34
	43
	达标

	地下水位
	——
	1499.99
	1499.98
	——

	钾(mg/L)
	——
	2.26
	2.26
	——

	钠(mg/L)
	——
	20.6
	20.6
	——

	钙(mg/L)
	——
	96.8
	95.5
	——

	镁(mg/L)
	——
	14.6
	14.8
	——

	碳酸盐（CO32-）(mg/L)
	——
	未检出
	未检出
	——

	重碳酸盐（HCO32-）(mg/L)
	——
	250
	251
	——

	**Cl-(mg/L)
	——
	28.5
	28.5
	——

	**SO42-(mg/L)
	——
	69.7
	71.6
	——

	指标
	标准值
	2026.05.30
	2026.05.31
	达标情况

	甲苯(mg/L)
	≤0.7
	0.002L
	0.002L
	达标

	备注
	“L”表示检测结果低于分析方法最低检出限。


表4.3.3-9 地下水环境质量评价结果表5   
	检测点
指标
	标准值
	W8云南康贝特生物科技有限公司旁农户灌溉井

	
	
	2026.03.12
	2026.03.13
	达标情况

	pH（无量纲）
	6.5～8.5
	6.9
	7.3
	达标

	氨氮（mg/L）
	≤0.50
	0.100
	0.092
	达标

	硝酸盐（mg/L）
	≤20.0
	3.44
	3.46
	达标

	亚硝酸盐（mg/L）
	≤1.0
	0.003L
	0.003L
	达标

	挥发酚（mg/L）
	≤0.002
	0.0003L
	0.0003L
	达标

	氟化物（mg/L）
	≤1.0
	0.24
	0.25
	达标

	铁（mg/L）
	≤0.3
	0.03L
	0.03L
	达标

	铜（mg/L）
	≤1.0
	0.00578
	0.00564
	达标

	锌（mg/L）
	≤1.0
	0.0692
	0.0728
	达标

	铝（mg/L）
	≤0.2
	0.008L
	0.008L
	达标

	砷（mg/L）
	≤0.01
	0.00040
	0.00046
	达标

	汞（mg/L）
	≤0.001
	0.00004L
	0.00004L
	达标

	六价铬（mg/L）
	≤0.05
	0.004L
	0.004L
	达标

	铅（mg/L）
	≤0.01
	0.00217
	0.00281
	达标

	镉（mg/L）
	≤0.005
	0.00106
	0.00105
	达标

	总硬度（mg/L）
	≤450
	243
	240
	达标

	溶解性固体总量（mg/L）
	≤1000
	386
	388
	达标

	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	60
	61
	达标

	氯化物（mg/L）
	≤250
	46
	42
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	≤0.3
	0.05L
	0.05L
	达标

	耗氧量（mg/L）
	≤3.0
	0.75
	0.68
	达标

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0
	未检出
	未检出
	达标

	细菌总数（CFU/mL）
	≤100
	30
	34
	达标

	地下水位
	——
	——
	——
	——

	钾(mg/L)
	——
	6.90
	6.65
	——

	钠(mg/L)
	——
	27.8
	28. 1
	——

	钙(mg/L)
	——
	78.4
	80.8
	——

	镁(mg/L)
	——
	6.90
	6.65
	——

	碳酸盐（CO32-）(mg/L)
	——
	未检出
	未检出
	——

	重碳酸盐（HCO32-）(mg/L)
	——
	178
	179
	——

	**Cl-(mg/L)
	——
	36.4
	39.9
	——

	**SO42-(mg/L)
	——
	66.4
	66.6
	——

	指标
	标准值
	2026.05.30
	2026.05.31
	达标情况

	甲苯(mg/L)
	≤0.7
	0.002L
	0.002L
	达标

	备注
	“L”表示检测结果低于分析方法最低检出限。


[bookmark: _Hlk42869892]从上表统计结果来看，项目现状5个地下水监测点各项指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求。
4.3.3.6包气带污染现状
本项目为扩建项目，现有工程已运行多年，为了解包气带污染现状，本次评价委托云南长源检测技术有限公司2026年5月29日对厂区包气带现状进行监测。
监测点位：生产车间旁包气带土壤、污水处理站附近包气带土壤（采样深度0-20cm）；
监测项目：pH、六价铬、氨氮、氯化物、耗氧量、总硬度、硫酸盐、铜、铅、镉、铁、砷、汞、锰、铝；
监测频率：连续监测1天，每天取样1次。













表4.3.3-10 地下水环境质量评价结果表
	监测点位
	标准限值
	生产车间旁包气带
	达标情况
	污水处理站附近包气带
	达标情况

	采样时间
	2026.05.29

	pH值（无量纲）
	6.5~8.5
	6.92
	达标
	7.02
	达标

	六价铬
	0.05
	0.004L
	达标
	0.004L
	达标

	氨氮
	0.5
	0.457
	达标
	0.377
	达标

	氯化物
	250
	10L
	达标
	10L
	达标

	高锰酸盐指数（O2计）
	3.0
	2.2
	达标
	2.6
	达标

	总硬度
	1000
	70
	达标
	52
	达标

	硫酸盐
	250
	8L
	达标
	8L
	达标

	铜
	1.0
	0.0025L
	达标
	0.0025L
	达标

	铅
	0.01
	0.0042L
	达标
	0.0042L
	达标

	镉
	0.005
	0.0012L
	达标
	0.0012L
	达标

	铁
	0.3
	0.25
	达标
	0.23
	达标

	砷
	0.01
	0.0018
	达标
	0.0020
	达标

	汞
	0.001
	0.00023
	达标
	0.00016
	达标

	铝
	0.20
	0.008L
	达标
	0.008L
	达标

	甲苯（mg/L）
	0.7
	0.002L
	达标
	0.002L
	达标

	注：①标准限值依据《地下水质量标准》《GB/T 14848-2017》中Ⅲ类限值要求；②“L”表示检测结果小于检出限。


由监测结果可知，厂区生产车间旁包气带、污水处理站附近包气带各污染因子均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类要求，现有项目厂区包气带未受到明显污染。
[bookmark: _Toc17896]4.3.4土壤环境质量监测
4.3.4.1监测项目
（1）监测因子
①基本因子：GB 36600-2018表1中的45项基本因子、GB 15618-2018中的9项基本因子。
②特征因子：pH、甲苯。
（2）调查内容
《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ 964-2018）中表C.1土壤理化性质调查表内指标，主要调查各监测点的表层样。
4.3.4.2监测点位
根据HJ 964-2018，本项目为污染影响型，其中污染影响型为一级评价。因此，根据HJ 964-2018，污染影响型共在占地范围内布设5个柱状样点、2个表层样点，占地范围外设置4个表层样点。共计11个采样点。采样点分布及检测因子见下表。监测点位见附图2。
表4.3.4-1 土壤采样点监测点位布置
	点位编号
	类型
	监测因子
	采样深度
	性质
	备注

	S10TB2-1
	表层样
	GB 36600-2018表1中的45项基本因子+特征因子
	0~0.2m
	建设用地
	占地内

	S11TB2-2
	表层样
	特征因子
	0~0.2m
	
	

	S1TZ1-1
	柱状样
	GB 36600-2018表1中的45项基本因子+特征因子
	0~0.5m，0.5~1.5m，1.5~3m各取一个样
	
	

	S2TZ1-2、S3TZ1-3、S4TZ1-4、S5TZ1-5
	柱状样
	特征因子
	
	
	

	S6TB1-1
	表层样
	GB 36600-2018表1中的45项基本因子+特征因子
	0~0.2m
	建设用地
	占地外

	S9TB1-4
	
	特征因子
	
	
	

	S8TB1-3
	
	GB 15618-2018中的9项基本因子+特征因子
	
	农用地
	

	S7TB1-2
	
	特征因子
	
	
	


表4.3.4-2   土壤环境质量现状监测点位坐标
	点位编号
	类型
	经纬度

	S1TZ1-1
	柱状样
	E:102°12′28″，N:24°39′57″

	S2TZ1-2
	柱状样
	E:102°12′30″，N:24°39′57″

	S3TZ1-3
	柱状样
	E:102°12′30″，N:24°29′57″

	S4TZ1-4
	柱状样
	E:102°12′30″，N:24°39′58″

	S5TZ1-5
	柱状样
	E:102°12′30″，N:24°39′57″

	S6TB1-1
	表层样
	E:102°12′35″，N:24°39′57″

	S7TB1-2
	表层样
	E:102°12′47″，N:24°40′02″

	S8TB1-3
	表层样
	E:102°12′20″，N:24°39′59″

	S9TB1-4
	表层样
	E:102°12′27″，N:24°39′57″

	S10TB2-1
	表层样
	E:102°12′29″，N:24°39′58″

	S11TB2-2
	表层样
	E:102°12′30″，N:24°39′57″


[image: ]
图4.3.4-1 土壤补充监测点与本项目的位置关系
4.3.4.3监测频率
进行一期监测，采样一次，并对土壤样品进行分析。
4.3.4.4监测方法
①土壤样品的前处理：将风干好的样品用白色瓷研钵粗磨并过20目尼龙筛，过20目的样品分为两份，一份过60目筛，一份过100目筛，过100目筛的样品用于土壤全元素分析；制好用于分析的样品按HJ350-2007标准中湿式消解法进行消解后测定土壤中的元素含量。
②本项目位于易门产业园区曾所工业园区4号标准厂房，项目厂区用地为工业用地，其周边200m范围内现状还存有少部分耕地，S1～S7,S9～S11检测方法按照《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）等所规定的方法进行监测。S7～S8检测方法按照《土壤环境质量标准-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）等所规定的方法进行监测。
4.3.4.5土壤理化特性调查表
各监测点土壤理化性质如下表所示：
表4.3.4-3  土壤监测点理化特性表1
	点位名称
	S1TZ1-1
	S2TZ1-2
	S3TZ1-3
	S4TZ1-4

	采样时间
	2026.03.09
	2026.03.09
	2026.03.09
	2026.03.09

	经度
	102°12′28″
	102°12′30″
	102°12′30″
	102°12′30″

	纬度
	24°39′57″
	24°39′57″
	24°29′57″
	24°39′58″

	层次
	表层（30-42cm）
	表层（34-48cm）
	表层（24-35cm）
	表层（35-48cm）

	现
场
记
录
	颜色
	黄棕色
	黄棕色
	红棕色
	红棕色

	
	结构
	球状
	球状
	球状
	球状

	
	质地
	轻壤土
	轻壤土
	轻壤土
	轻壤土

	
	砂砾含量%
	14%
	12%
	11%
	13%

	
	其他异物
	无
	无
	无
	无

	实
验
室
测
定
	pH值（无量纲）
	6.87
	6.44
	6.60
	6.39

	
	阳离子交换量（cmol+/kg）
	9.9
	8.5
	8.7
	9.5

	
	氧化还原电位（mV）
	280
	256
	274
	245

	
	饱和导水率（cm/s）
	0.70
	1. 12
	0.80
	0.51

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.35
	1.49
	1.26
	1.35

	
	孔隙度%
	8.4
	10.1
	12.8
	8.7

	
	全盐量（g/kg）
	0.75
	0.82
	0.86
	0.83






表4.3.4-4  土壤监测点理化特性表2
	点位名称
	S5TZ1-5
	S10TB2-1
	S11TB2-2
	S6TB1-1

	采样时间
	2026.03.09
	2026.03.09
	2026.03.09
	2026.03.09

	经度
	102°12′30″
	102°12′29″
	102°12′30″
	102°12′35″

	纬度
	24°39′57″
	24°39′58″
	24°39′57″
	24°39′57″

	层次
	表层（39-48cm）
	表层（10-20cm）
	表层（11-20cm）
	表层（11-19cm）

	现
场
记
录
	颜色
	黄棕色
	红棕色
	红棕色
	红棕色

	
	结构
	球状
	球状
	球状
	球状

	
	质地
	轻壤土
	轻壤土
	轻壤土
	轻壤土

	
	砂砾含量%
	9%
	7%
	5%
	5%

	
	其他异物
	无
	无
	无
	无

	实
验
室
测
定
	pH值（无量纲）
	5.89
	6.17
	5.66
	5.56

	
	阳离子交换量（cmol+/kg）
	8.9
	9.0
	8.7
	9.6

	
	氧化还原电位（mV）
	261
	252
	264
	282

	
	饱和导水率（cm/s）
	0.90
	1.21
	0.90
	0.55

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.31
	1.39
	1.46
	1.43

	
	孔隙度%
	9.9
	9.6
	14.5
	7.0

	
	全盐量（g/kg）
	0.85
	0.73
	0.82
	0.86


表4.3.4-5  土壤监测点理化特性表3
	点位名称
	S9TB1-4
	S7TB1-2
	S8TB1-3

	采样时间
	2026.03.09
	2026.03.09
	2026.03.09

	经度
	102°12′27″
	102°12′47″
	102°12′20″

	纬度
	24°39′57″
	24°40′02″
	24°39′59″

	层次
	表层（9-18cm）
	表层（10-18cm）
	表层（9-18cm）

	现
场
记
录
	颜色
	红棕色
	红棕色
	黄棕色

	
	结构
	球状
	球状
	球状

	
	质地
	中壤土
	轻壤土
	轻壤土

	
	砂砾含量%
	7%
	6%
	7%

	
	其他异物
	无
	无
	无

	实
验
室
测
定
	pH值（无量纲）
	6.34
	5.83
	6.10

	
	阳离子交换量（cmol+/kg）
	9.3
	8.5
	8.3

	
	氧化还原电位（mV）
	300
	294
	274

	
	饱和导水率（cm/s）
	0.61
	3.95
	0.70

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.23
	1.51
	1.27

	
	孔隙度%
	8.9
	29.3
	11.0

	
	全盐量（g/kg）
	0.80
	0.73
	0.84


4.3.4.6监测结果及评价
监测及统计结果见下表。
表4.3.4-6 土壤监测结果及达标情况一览表（S1TZ1-1监测点）
	
检测项目/单位
采样日期及样品编号
日期编号
监测点位及层次
	S1TZ1-1

	
	深层（290-297cm）
	中层（138-145cm）
	表层（30-42cm）

	
	2026.03.09

	
	2026030205-S001
	2026030205-S002
	2026030205-S003

	理化

	pH值（无量纲）
	7.12
	7.06
	6.87

	重金属

	砷（mg/kg）
	7.60
	30.2
	42.9

	镉（mg/kg）
	0.26
	0.21
	0.29

	六价铬（mg/kg）
	0.5L
	0.5L
	0.5L

	铜（mg/kg）
	39
	36
	37

	铅（mg/kg）
	71
	72
	77

	汞（mg/kg）
	0.059
	0.050
	0.109

	镍（mg/kg）
	44
	46
	55

	半挥发性有机物

	*硝基苯（mg/kg）
	0.09L
	0.09L
	0.09L

	*苯胺（mg/kg）
	0.2L
	0.2L
	0.2L

	*2-氯苯酚（mg/kg）
	0.06L
	0.06L
	0.06L

	*苯并[a]蒽（mg/kg）
	0.1L
	0.1L
	0.1L

	*苯并[a]芘（mg/kg）
	0.1L
	0.1L
	0.1L

	*苯并[b]荧蒽（mg/kg）
	0.2L
	0.2L
	0.2L

	*苯并[k]荧蒽（mg/kg）
	0.1L
	0.1L
	0.1L

	*䓛（mg/kg）
	0.1L
	0.1L
	0.1L

	*二苯并[a,h]蒽（mg/kg）
	0.1L
	0.1L
	0.1L

	*茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）
	0.1L
	0.1L
	0.1L

	*萘（mg/kg）
	0.09L
	0.09L
	0.09L

	挥发性有机物

	*四氯化碳(μg/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L

	*氯仿(μg/kg）
	1.1L
	1.1L
	1.1L

	*氯甲烷(μg/kg）
	1.0L
	1.0L
	1.0L

	*1,1-二氯乙烷(μg/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L

	*1,2-二氯乙烷(μg/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L

	*1,1-二氯乙烯(μg/kg）
	1.0L
	1.0L
	1.0L

	*顺式-1,2-二氯乙烯(μg/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L

	*反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg）
	1.4L
	1.4L
	1.4L

	*二氯甲烷(μg/kg）
	1.5L
	1.5L
	1.5L

	*1,2-二氯丙烷(μg/kg）
	1.1L
	1.1L
	1.1L

	*1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L

	*1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L

	*四氯乙烯(μg/kg）
	1.4L
	1.4L
	1.4L

	*1,1,1-三氯乙烷(μg/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L

	*1,1,2-三氯乙烷(μg/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L

	*三氯乙烯(μg/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L

	*1,2,3-三氯丙烷(μg/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L

	*氯乙烯(μg/kg）
	1.0L
	1.0L
	1.0L

	*苯(μg/kg）
	1.9L
	1.9L
	1.9L

	*氯苯(μg/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L

	*1,2-二氯苯(μg/kg）
	1.5L
	1.5L
	1.5L

	*1,4-二氯苯(μg/kg）
	1.5L
	1.5L
	1.5L

	*乙苯(μg/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L

	*苯乙烯(μg/kg）
	1.1L
	1.1L
	1.1L

	*甲苯(μg/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L

	*间，对-二甲苯(μg/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L

	*邻-二甲苯(μg/kg）
	1.2L
	1.2L
	1.2L


表4.3.4-7 土壤监测结果及达标情况一览表（S6 TB1-1、S10 TB2-1监测点）
	检测项目/单位
编号
点位
	S6 TB1-1
	S10 TB2-1

	
	2026.03.10

	
	2026030205-S016
	2026030205-S020

	理化

	pH 值（无量纲）
	5.56
	6.17

	重金属

	砷（mg/kg）
	23.5
	22. 1

	镉（mg/kg）
	0.27
	0.20

	六价铬（mg/kg）
	0.5L
	0.6

	铜（mg/kg）
	48
	38

	铅（mg/kg）
	88
	85

	汞（mg/kg）
	0.196
	0. 111

	镍（mg/kg）
	56
	49

	半挥发性有机物

	*硝基苯（mg/kg）
	0.09L
	0.09L

	*苯胺（mg/kg）
	0.2L
	0.2L

	*2-氯苯酚（mg/kg）
	0.06L
	0.06L

	*苯并[a]蒽（mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L

	*苯并[a]芘（mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L

	*苯并[b]荧蒽（mg/kg）
	0.2L
	0.2L

	*苯并[k]荧蒽（mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L

	*䓛（mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L

	*二苯并[a,h]蒽（mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L

	*茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L

	*萘（mg/kg）
	0.09L
	0.09L

	挥发性有机物

	*四氯化碳(μg/kg）
	1.3L
	1.3L

	*氯仿(μg/kg）
	1.1L
	1.1L

	*氯甲烷(μg/kg）
	1.0L
	1.0L

	*1,1-二氯乙烷(μg/kg）
	1.2L
	1.2L

	*1,2-二氯乙烷(μg/kg）
	1.3L
	1.3L

	*1,1-二氯乙烯(μg/kg）
	1.0L
	1.0L

	*顺式-1,2-二氯乙烯(μg/kg）
	1.3L
	1.3L

	*反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg）
	1.4L
	1.4L

	*qingx二氯甲烷(μg/kg）
	1.5L
	1.5L

	*1,2-二氯丙烷(μg/kg）
	1.1L
	1.1L

	*1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg）
	1.2L
	1.2L

	*1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg）
	1.2L
	1.2L

	*四氯乙烯(μg/kg）
	1.4L
	1.4L

	*1,1,1-三氯乙烷(μg/kg）
	1.3L
	1.3L

	*1,1,2-三氯乙烷(μg/kg）
	1.2L
	1.2L

	*三氯乙烯(μg/kg）
	1.2L
	1.2L

	*1,2,3-三氯丙烷(μg/kg）
	1.2L
	1.2L

	*氯乙烯(μg/kg）
	1.0L
	1.0L

	*苯(μg/kg）
	1.9L
	1.9L

	*氯苯(μg/kg）
	1.2L
	1.2L

	*1,2-二氯苯(μg/kg）
	1.5L
	1.5L

	*1,4-二氯苯(μg/kg）
	1.5L
	1.5L

	*乙苯(μg/kg）
	1.2L
	1.2L

	*苯乙烯(μg/kg）
	1.1L
	1.1L

	*甲苯(μg/kg）
	1.3L
	1.3L

	*间，对-二甲苯(μg/kg）
	1.2L
	1.2L

	*邻-二甲苯(μg/kg）
	1.2L
	1.2L


表4.3.4-8 土壤监测结果及达标情况一览表（S2 TZ1-2、S3 TZ1-3监测点）
	检测项目/单位
编号
点位
	S2 TZ1-2
	S3 TZ1-3

	
	深层
（291-299cm）
	中层
（138-147cm）
	表层
（34-48cm）
	深层
（287-296cm）
	中层
（135-146cm）
	表层
（24-35cm）

	
	2026.03.09

	
	2026030205
-S004
	2026030205
-S005
	2026030205
-S006
	2026030205
-S007
	2026030205
-S008
	2026030205
-S009

	理化

	pH 值（无量纲）
	6.26
	6.31
	6.44
	6.44
	6.53
	6.60

	挥发性有机物

	*甲苯 (μg/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L


表4.3.4-9 土壤监测结果及达标情况一览表（S4 TZ1-4、S5 TZ1-5监测点）
	检测项目/单位
编号
点位
	S4 TZ1-4
	S5 TZ1-5

	
	深层
（291-297cm）
	中层
（138-147cm）
	表层
（35-48cm）
	深层
（291-298cm）
	中层
（140-149cm）
	表层
（39 48cm）

	
	2026.03.09

	
	2026030205
-S010
	2026030205
-S011
	2026030205
-S012
	2026030205
-S013
	2026030205
-S014
	2026030205
-S015

	理化

	pH 值（无量纲）
	6.57
	6.43
	6.39
	5.73
	6.02
	5.89

	挥发性有机物

	*甲苯 (μg/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L


表4.3.4-10 土壤监测结果及达标情况一览表（S7、S9、S10监测点）
	检测项目/单位
日期
点位
	S7 TB1-2
	S9 TB1-4
	S11 TB2-2

	
	2026.03.10

	
	2026030205-S017
	2026030205-S019
	2026030205-S021

	理化

	pH 值（无量纲）
	5.83
	6.34
	5.66

	挥发性有机物

	*甲苯 (μg/kg）
	1.3L
	1.3L
	1.3L



表4.3.4-11 土壤监测结果及达标情况一览表（S8 TB1-3监测点）
	检测项目/单位
日期
点位
	S8 TB1-3

	
	2026.03.10

	
	2026030205-S018

	理化

	pH 值（无量纲）
	6.10

	重金属

	镉（mg/kg）
	0.17

	汞（mg/kg）
	0.086

	砷（mg/kg）
	16. 1

	铅（mg/kg）
	75

	铬（mg/kg）
	39

	铜（mg/kg）
	31

	镍（mg/kg）
	37

	锌（mg/kg）
	86

	挥发性有机物

	*甲苯 (μg/kg）
	1.3L


根据上表监测结果可知，厂区内5个柱状样，2个表层样，厂界外2个表层样监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值，说明项目区及其周围土壤污染风险低。厂界外2个表层样，监测因子均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中风险筛选值，说明项周围土壤满足农用地标准。
[bookmark: _Toc26095]4.3.5声环境质量现状监测
4.3.5.1声环境质量现状监测
（1）监测布点
本次评价工作根据项目厂址周边情况进行声环境监测，在拟建项目厂址周边共布设了4个监测点。具体监测点位见下表。
表4.3.5-1声环境现状监测点情况
	序号
	监测点位名称
	备注

	N1监测点
	厂址东侧厂界外1m
	拟建项目厂址四周

	N2监测点
	厂址南侧厂界外1m
	

	N3监测点
	厂址西侧厂界外1m
	

	N4监测点
	厂址北侧厂界外1m
	


（2）监测方法
监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。
（3）监测时间和频率
噪声监测时间：2026年3月14日～15日。
监测频率：每天昼、夜各监测1次，连续监测2天。
4.3.5.2声环境质量现状评价
（1）评价标准
以等效声级LAeq为评价量，环境噪声按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准评价，评价标准值列于下表。
表3.3.5-2评价标准限值   单位：Leq[dB(A)]
	噪声类别
	适用标准
	昼间
	夜间
	位置

	环境噪声
	GB3096-2008中3类
	65
	55
	东、西、南、北


（2）声环境现状监测结果与评价
监测及统计结果见下表。
表4.3.5-3厂界环境噪声现状监测结果   单位：dB（A）
	监测环境条件
	2026.03.14天气：阴；检测期间最大风速：昼间1.8m/s，夜间2.3m/s；
2026.03.15天气：多云；检测期间最大风速：昼间1.9m/s，夜间2.3m/s。

	监测日期
	监测点位
	监测时间
	等效声级(Leq)
	标准值
	达标情况

	2026.3.14
	厂界东
	昼间（09:38-09:41）
	44
	65
	达标

	
	
	夜间（22:02-22:05）
	38
	55
	达标

	
	厂界南
	昼间（09:47-09:50）
	45
	65
	达标

	
	
	夜间（22:15-22:18）
	39
	55
	达标

	
	厂界西
	昼间（09:58-10:01）
	48
	65
	达标

	
	
	夜间（22:25-22:28）
	38
	55
	达标

	
	厂界北
	昼间（10:08-10:11）
	52
	65
	达标

	
	
	夜间（22:40-22:43）
	40
	55
	达标

	2026.3.15
	厂界东
	昼间（09:46-09:49）
	46
	65
	达标

	
	
	夜间（22:04-22:07）
	38
	55
	达标

	
	厂界南
	昼间（09:57-10:00）
	46
	65
	达标

	
	
	夜间（22:13-22:16）
	38
	55
	达标

	
	厂界西
	昼间（10:10-10:13）
	48
	65
	达标

	
	
	夜间（22:22-22:25）
	40
	55
	达标

	
	厂界北
	昼间（10:19-10:22）
	53
	65
	达标

	
	
	夜间（22:30-22:33）
	40
	55
	达标


上表统计结果表明，东、西、南、北厂界的监测结果均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，区域声环境状况良好。
[bookmark: _Toc16022][bookmark: _Toc18221]4.3.6生态环境质量现状
依据《云南省生态功能区划》，本项目位于云南省易门产业园区曾所片区，所在地生态区属于Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区中Ⅲ1-5绿汁江河谷水土保持生态功能区，主要生态特征以大部地区为中山河谷地貌。降雨量800～1000毫米，现存植被以云南松林为主，土壤以紫色土为主。主要生态环境问题为不合理的土地利用带来的水土流失严重，生态环境敏感性为土壤侵蚀高度敏感。主要生态系统服务功能为水土流失严重地区的综合整治，保护措施与发展方向为工程治理与生物治理相结合，改造水土流失严重地区的生态环境，加大封山育林的强度，调整土地利用方式，发展多种经营地。
项目位于易门产业园区曾所片区，选址范围内野生动植物分布较少，区内生态环境现状一般，主要为人为控制生态。项目区周边植被主要为野生植被和人工植被，野生植被主要有暖温性针叶林、稀树灌木草丛，主要植物为松树、牛膝菊、鬼针草等常见种；人工植被主要有人工经济林、旱地植被，主要植物为柏树等。动物主要为鸟类和鼠类常见种。项目区不属于自然保护区和森林公园，不涉及国家和省级重点保护野生动植物，不是国家和省级重点保护动物的迁徙通道，也无风景名胜和古树名木，无特殊保护生态敏感目标分布。
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[bookmark: _Toc21338]5环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc7702]5.1施工期环境影响分析
[bookmark: _Toc13111][bookmark: _Toc21701940]5.1.1施工组织
本项目施工期共9个月。施工进度划分为建筑及安装工程、室外及公共配套工程和项目验收。建筑安装工程包括主体工程、水电安装及内外装饰工程。本项目主要施工工艺为基础开挖、物料运输、基础浇灌、地基回填、场地平整、房屋框架浇灌、墙体支砌、房屋装修等。施工时间8:00～22:00；工人不在工地食宿；主要施工方式为半机械化、半人工方式。
[bookmark: _Toc8840][bookmark: _Toc283287871][bookmark: _Toc97756718][bookmark: _Toc21701941][bookmark: _Toc21701946][bookmark: _Toc450603603][bookmark: _Toc2149]5.1.2施工期环境空气影响分析
[bookmark: _Toc450603591]施工期产生大气污染物主要来自施工扬尘、施工机械燃油烟气、运输车辆产生的尾气，其中以施工扬尘的产生量较大、影响范围也较广。
5.1.2.1施工扬尘影响分析
施工过程中由于场地平整、开挖地基、回填土石方造成地表裸露，建筑材料及土石方的运输、装卸、堆放等形成施工扬尘，扬尘属无组织排放，使空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响施工场地周围的空气环境质量。扬尘量的大小与诸多因素有关，难以界定，本分析采用类比法对空气环境影响进行分析。
施工所产生的粉尘颗粒粒径较大，在无风时其飞扬过程中沉降速度较大，很快就落至地面，影响的范围比较小，仅局限在施工现场及附近。但在有风时，施工场所附近地面空气中的悬浮颗粒物的浓度将比平时高出几倍或几十倍，因而将大大超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准的要求，局部区域短时间内甚至将超过二级标准的限值。施工期间产生的粉尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据北京市环境科学研究院等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.47mg/m3。当施工场地设有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。
本项目场址易门县空气年平均相对湿度为70.5%，年平均风速为1.6m/s，因此本项目施工现场产生的扬尘影响不会大于供类比的北京市建筑工地。施工期裸露地面较多，运输车辆在场地内行驶时会引起比较严重的扬尘污染，本项目距离最近的保护目标为曾所村，位于项目区西侧390m，距离较远，处于项目区常年主导风向（西南风）侧风向。为减小施工扬尘对环境空气的影响，本环评要求建设方在施工时应做到以下几点：
（1）施工场界设置≥2.5m高围挡，特殊地段无法设置围挡时，设置警示标识。
（2）施工场地定期洒水抑尘；四级及以上大风天气增大洒水频次与洒水量；原材料篷布遮盖，建筑材料按需采购，减少场内堆放时间。
（3）石灰、砂石等易扬尘建材采用密封储存、围挡、防尘苫布遮盖等抑尘措施。
（4）施工弃土、弃料、建筑垃圾及时清运；场内堆存超过一周的，覆盖防尘布/防尘网或定期洒水降尘。
（5）物料、渣土运输车辆出口内侧设置洗车平台，车辆驶离前清洗轮胎及车身，禁止带泥上路；洗车平台配套防溢座、导流渠、收集池、沉砂池，收集洗车、施工及降雨废水泥浆。
（6）渣土、物料运输车辆优先采用密闭车斗，防止物料遗撒；无密闭车斗时装载不得超出槽帮，苫布全覆盖；车辆按审批路线、时间运输。
（7）建筑脚手架外侧布设密目防尘网或防尘布抑尘。
（8）上层粉尘类物料、渣土、废弃物采用电梯孔道、管道或打包搬运，严禁凌空抛洒。
（9）尽量晴天施工，施工现场采取洒水、局部覆盖抑尘。
（10）选用环境友好型装修材料。
（11）合理规划场内运输路线，优化周边交通组织，控制车速，减少车辆怠速，降低机动车尾气排放。
（12）做好施工机械、运输车辆维护保养，严格执行设备操作规程。
综上所述，通过采取合理有效的环保措施，可防止和最大限度地减少扬尘等大气污染物对环境空气质量和周围保护目标的影响。
[bookmark: _Toc424738942][bookmark: _Toc450603592]5.1.2.2施工机械、运输废气的影响分析
施工机械及各型运输车辆使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如振捣器、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。
施工机械废气主要是NOx、CO和烃类等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源，无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。
在施工过程中，原料的运输、建筑垃圾及多余弃土的运输，运输过程中，运输物料的散落，超载等都会影响沿途的路面的整洁。建议优化施工期运输路线，运输车辆进入村庄限速、遮盖篷布、严禁超载以减轻对道路及周边的影响。遇到雨天时，必须保证车辆的车胎及车身的干净整洁，不对道路造成影响。此外项目施工过程中需采取限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水等措施来减少汽车扬尘对环境的影响。
[bookmark: _Toc23658][bookmark: _Toc97756719][bookmark: _Toc283287872][bookmark: _Toc21701942]5.1.3施工期水环境影响分析
[bookmark: _Toc450603594]施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水和场地降雨冲刷水。
5.1.3.1施工生活污水影响分析
根据建设单位提供的资料，本项目施工期为9个月，整个工期内施工人员将产生一定量的生活污水。施工现场每天施工人数约需要10人，项目施工期间生活污水产生量很少，回收于临时沉淀池内，用于场地洒水降尘，不外排。施工人员依托产业园园区内的公共厕所，施工场地内不设置厕所及食宿等设施。
[bookmark: _Toc450603595]5.1.3.2施工废水影响分析
施工废水主要为混凝土养护污水、机械冲洗用水、场地冲洗用水、各种车辆冲洗水和少量施工机械及车辆在维修过程中产生的含油废水等。施工废水不含有毒物质，含大量泥沙悬浮物，主要污染因子为SS。
施工时拟设置临时沉淀池，将废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，全部回用于施工场地喷水降尘等，不外排。
[bookmark: _Toc450603596]5.1.3.3场地降雨冲刷水影响分析
施工过程如遇下雨，施工场地不可避免会遭遇降雨冲刷，使得施工场地成为面源污染源。暴雨时，施工场地地表初期雨水径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥及其它地表固体污染物，初期雨水径流产生的主要污染物为SS。通过临时排水沟收集进入临时沉淀池沉淀后回用于非雨天场地洒水降尘或施工用水，不外排。合理安排工期，避免在暴雨天进行作业，减小降雨冲刷水对地表水的影响。
经采取以上措施后，施工废水对地表水环境影响不大。
[bookmark: _Toc450603597][bookmark: _Toc24546][bookmark: _Toc7033][bookmark: _Toc97756720][bookmark: _Toc21701943]5.1.4施工期对地下水环境影响分析
本项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水和施工场地受暴雨冲刷产生的较高悬浮物的废水。施工人员生活污水、工具清洗废水、施工场地地表初期径流雨水均通过场区排水沟渠，回收于临时沉淀池内，沉淀处理后回用于场地洒水降尘等，不外排。暴雨时，场区地表径流雨水，不能完全收集、处理、回用，存在一定量地表冲刷水外排情况，该地表冲刷废水主要污染物为悬浮物，此外可能含有极少量机械用石油类污染物，属短期、临时排放，对地下水影响不大。
[bookmark: _Toc430201401][bookmark: _Toc97756721][bookmark: _Toc410033855][bookmark: _Toc19352][bookmark: _Toc15375][bookmark: _Toc450603598][bookmark: _Toc21701944][bookmark: _Toc430953892][bookmark: _Toc430953684][bookmark: _Toc421915886]5.1.5施工期声环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc424738948]5.1.5.1噪声源及源强
施工期从噪声角度出发，将其分为：基础施工阶段、底板与结构阶段和外墙装修安装阶段三个阶段。这三个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。
据调查，施工常用机械设备有：挖掘机、铲土机、装载车辆和吊车等。各施工阶段的主要噪声源及其在1m处的声级值见工程分析表。
[bookmark: _Toc424738949]5.1.5.2施工机械噪声衰减预测
采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：

式中：：预测点处的声级，dB（A）；
：参考位置r0处的声压级，dB（A）；
r：预测点距声源的距离；
r0：参考位置距声源的距离。
同时，各受声点的声源叠加按下列公式计算：

式中：Lpi——第i个声源声值；
LTP——某点噪声总叠加值；
n——声源个数。
由此，主要施工机械在不同距离处的贡献值预测结果见下表。
表5.1.5-1各主要施工机械在不同距离处的贡献值
	序号
	机械名称
	5m处
噪声值
	不同距离处的噪声预测(dB(A))
	施工阶段

	
	
	
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	300m
	

	[bookmark: _Hlk258352981]1
	振捣器
	99
	93
	87
	83
	81
	79
	73
	69
	67
	65
	63
	底板与
结构阶段

	2
	电锯
	94
	88
	82
	78
	76
	74
	68
	64
	62
	60
	58
	

	3
	电焊机
	89
	83
	77
	73
	71
	69
	63
	59
	57
	55
	53
	

	4
	空压机
	79
	73
	67
	63
	61
	59
	53
	49
	47
	45
	43
	

	5
	中型载重车
	74
	68
	62
	58
	56
	54
	48
	44
	42
	40
	38
	

	1
	电钻
	99
	93
	87
	83
	81
	79
	73
	69
	67
	65
	63
	装修与
安装阶段

	2
	手工钻
	85
	79
	73
	69
	67
	65
	59
	55
	53
	51
	49
	

	3
	无齿锯
	84
	78
	72
	68
	66
	64
	58
	54
	52
	50
	48
	

	4
	多功能木工刨
	89
	83
	77
	73
	71
	69
	63
	59
	57
	55
	53
	

	5
	轻型载重车
	69
	63
	57
	53
	51
	49
	43
	39
	37
	35
	33
	


从上表可以看出，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，在不同的施工阶段中，昼间100m以外可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求。夜间非特殊情况不进行施工作业。
项目环境保护目标中最近的保护目标为390m处的曾所村，项目施工对周边声环境质量影响不大。
5.1.5.3施工期噪声污染防治措施
本工程建设和施工单位应采取相应噪声防治措施，严格执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)的规定，以进一步减少噪声对环境的影响。
（1）合理安排施工时间
制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量。
（2）合理布局施工场地
①避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。
②在条件允许时尽量将高噪声设备远离敏感区域。
③由于该工程施工期较长，各组建筑将分期进行，建议尽量利用工地已完成的建筑作为声障，而达到自我缓解噪声的效果。
（3）降低设备声级
①设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等。
②固定机械设备与挖土、运土机械，如挖掘机、装载机等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。
③对动力机械设备进行定期的维修、养护；设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。
④闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。
（4）降低人为噪声
①按规程操作机械设备。
②模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声。
③尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，代之以现代化通讯设备。
[bookmark: _Toc430201402][bookmark: _Toc430953893][bookmark: _Toc97756722][bookmark: _Toc32182][bookmark: _Toc21701945][bookmark: _Toc430953685][bookmark: _Toc421915887][bookmark: _Toc450603599][bookmark: _Toc410033856][bookmark: _Toc6404]5.1.6施工期固废影响分析
项目施工期，固废主要为拆除老旧建构筑物及设备、开挖土石方、生活垃圾、建筑垃圾。
[bookmark: _Toc450603600]（1）拆除垃圾
本项目施工期拆除原有化验室、地埋储罐区、中和池、小型污水处理站、药渣堆渣棚等建（构）筑物，施工过程产生的固体废弃物分为一般固体废弃物和危险废物两类。其中一般固体废弃物主要为废钢架、彩钢板、围挡材料、废弃混凝土、建筑垃圾、普通金属构件、废旧管道及无污染土石方等，性质稳定、无有害沾染，总产生量约18.5t，可回收金属物料统一收集后外售合规单位资源化利用，建筑垃圾优先用于厂区回填、场地平整，剩余部分清运至正规建筑垃圾消纳场无害化处置。施工期产生的危险废物为沾染乙醇、乙酸乙酯、硫酸的废旧储罐、防渗层、罐底残泥、池体污染残渣及污水站失效活性炭、废弃过滤吸附介质等，根据《国家危险废物名录（2025版）》，统一归类为HW49其他废物（900-041-49），总产生量约0.8t，项目拆除污染储罐、池体不进行清洗置换，整体按危险废物处置，所有危废单独密闭收集、分区防渗存放并建立完善台账，严格执行日产日清制度，当日产生的危险废物当日委托具备相应资质单位清运并开展无害化处置，落实转移联单溯源管理制度，不在厂区长期堆存。施工全过程采取分区拆除、分类存放、随产随清的管控模式，配套防雨、防渗临时防护措施，可有效避免污染物淋溶扩散造成二次污染，项目施工期固废均可合规处置，环境风险可控。
（2）土石方
根据工程施工设计资料，本工程建设共计产生土石方开挖4500m3，回填方4500m3，可实现场地内土石方挖填平衡，不产生废弃土石方。
（3）建筑垃圾
根据前期施工情况，施工期的建筑垃圾主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还有各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等，项目施工期总建筑垃圾产生量约为90t，建设过程中产生的建筑垃圾中可回收利用的金属边角材料出售给废品回收站，不可利用部分由施工单位委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理。
（4）生活垃圾
根据现场调查情况，现场施工人数约10人，生活垃圾产生量约为5kg/d，生活垃圾经垃圾桶收集后定期送至周边市政垃圾收集点，定期工业园区环卫部门负责清运处置。
施工期固体废物都能得到合理处置，对环境影响不大。
[bookmark: _Toc26203][bookmark: _Toc97756723]5.1.7生态环境及景观影响分析
项目位于玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区曾所片区，租用租赁易门产业园区曾所工业园区4号标准厂房的一部分及旁边的闲置土地建设，区域周围主要植被为灌草丛，少量灌木，植物多样性较差。建设区内无国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布；建设区野生动物较少，无大中型野生哺乳动物及国家和云南省重点保护动物。同时，项目所在地评价范围内没有风景名胜区和自然保护区，也没有受国家重点保护的珍稀和濒危物种，无名木古树分布，也无矿产资源分布。
项目建成后，还对场地进行一定程度的绿化，以及在隔离区种植树木，既起到净化的作用，又起到美观的价值，同时还对场区内处理达标的中水提供了消纳作用。评价区域内野生动物种类及数量较少。项目的建设不会对区域内的野生动物造成严重影响。
施工期对景观的不利影响只有在施工后期项目初步完成建设、裸露地表得到覆盖、绿化完成后，才会逐渐得到减缓，最终将消失。
项目建设对景观的影响主要集中在施工期，治理措施：一是合理安排施工程序，易造成水土流失的施工尽量避开雨季；二是加快施工进度，缩短施工时间；三是在施工的同时完善施工区内的边坡治理。施工期对景观的影响属于短期的不利影响，其影响是暂时的和可以恢复的。
[bookmark: _Toc97756724][bookmark: _Toc12467]5.1.8水土流失影响分析
项目建设面积为3300.01m2，施工扰动后，工程建设可能产生的水土流失总量为9.9t，原生水土流失量为1.65t，新增水土流失量为8.25t。
一、水土流失的危害
（一）工程建设过程中，大量的地表受到扰动，原生植被受到破坏，使地表抗侵蚀能力急剧下降，加之施工期间大量的土石方开挖与回填，为水土流失提供了松散物质源，施工期间若不注重水土保持，将在整个区域内形成严重的水土流失，破坏区域内生态环境。
（二）土壤流失量增加
由于工程建设中的开挖，破坏了原来的地表形态，使这一地区土壤侵蚀强度增加，从而增加了土壤的流失量。
二、水土流失防治措施
1）从占地面积看，主体工程在设计中已考虑了占地最小、扰动地表最小的原则，尽量减少对地表扰动带来的水土流失危害。
2）从占地类型来看，工程建设未涉及植被良好的林地，从水土保持角度分析，占地类型较合理。
3）就占地性质看，工程建设完工后，随着各项水保措施的落实，扰动的地表被建构筑物覆盖和硬化，道路边坡得到植被的恢复，水土流失将随之减少，符合水土保持要求。
综上所述，虽然工程建设过程中会破坏原有植被，扰动地表原有地貌，造成一定的水土流失，但随工程完工后扰动区域将被绿化和硬化覆盖，造成的水土流失随之减少、危害随之降低。项目区不属于水土保持的敏感地区，其选址符合水土保持要求。因此，主体工程占地在水土保持方面基本合理。
本工程建设所产生的水土流失影响，可以通过多种措施（包括工程措施、植物措施、临时防护措施）加以减免，把工程水土流失影响降低到最小。因此，从水土保持的角度看，只要认真落实水土保持措施，本工程对当地生态环境造成的水土流失影响不大。
[bookmark: _Toc257]5.2运营期大气环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc28364]5.2.1预测模型
根据工程分析结果，本项目主要污染源为点源和面源，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN估算结果可知，本项目评价范围为边长5km的矩形区域，属局地尺度（≤50km），根据易门县气象站（56870）2023年气象资料，年静风频率(风速<0.2m/s)(%)为10.59%，未超过35%，风速≤0.5m/s的持续时间为18h，未超过72h，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）表A.1推荐模型适用情况表，本项目进一步预测选取模型为AERMOD。
预测软件为由六五软件工作室开发制作并拥有全部版权的EIAProA2018。EIAProA2018以2018版中国大气环境影响评价导则和2018版风险导则的技术要求和推荐模型为编制依据，采用AERSCREEN/AERMOD/SLAB/AFTOX为模型内核，功能全面深入、符合新导则要求。
 预测评价基准年为2023年。
5.2.1.1地形数据
EIAProA2018使用的地形数据srtm文件由http://srtm.csi.cgiar.org/提供。本项目进一步预测EIAProA2018使用的地形数据选择外部DEM文件，外部DEM文件直接采用全球地理坐标定义的标准DEM文件。
数据列数：149
数据行数：148
区域四个顶点的坐标(经度,纬度),单位：度：
西北角(102.12125，24.7029166666667)
东北角(102.244583333333，24.7029166666667)
西南角(102.12125，24.5804166666667)
东南角(102.244583333333，24.5804166666667)
东西向网格间距：3(秒)
南北向网格间距：3(秒)
    数据分辨率符合导则要求
高程最小值：1435(m)
高程最大值：2359(m)
[image: 地形图]
图5.2.2-1 区域地形图
5.2.1.2地表特征参数
本项目进一步预测地面特征参数选取如下：
地面分扇区数为1，地面时间周期按季，通用地表类型为农作地，通用地表湿度为湿润气候，地面特征参数见下表。
表5.2.1-1 地面特征参数
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	0.18
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5.2.1.3地表特征参数
按照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）B.6.3.3要求：AERMOD预测网格点的设置应具有足够的分辨率以尽可能精确预测污染源对预测范围的最大影响，网格点间距可以采用等间距或近密远疏法进行设置，距离源中心5km的网格间距不超过100m，5～15km的网格间距不超过250m，大于15km的网格间距不超过500m。本项目网格点采用直角坐标系，评价范围为东西方向5km，南北方向5km，网格间距为100m。
[bookmark: _Toc826]5.2.2评价区域污染气象特征分析
5.2.2.1资料来源
项目采用易门气象站数据（站址编号56870，N24.66°，E102.18°，海拔1600.9m），气象站周围地理环境与气候条件与工程周围基本一致，且气象站距离工程厂址约2.86km，因此本次环评地面气象资料采用易门气象站2023年气象数据，该气象站污染气象资料具有较好的适用性。高空气象资料采用2023年中尺度气象模型WRF模拟数据，该点坐标N24.58°，E102.21°，海拔1650m。
5.2.2.2当地近20年（2004～2023）气候特征与统计数据
1、气候特征
根据易门县气象站实测资料气象要素统计，评价区附近多年平均气温17.3℃，多年平均最高气温33.4℃，多年平均最低气温-1.3℃，极端最高气温36.1℃，极端最低气温-2.7℃，多年平均风速1.6m/s，多年平均降水量735mm。易门县多年气候统计资料见下表。



表5.2.2-1 易门县气象站常规气象项目统计（2004-2023）
	统计项目
	统计值
	出现时间

	多年平均气温（℃）
	17.3
	

	多年平均最高气温（℃）
	33.4
	

	最高气温（℃）
	36.1
	2023/06/01

	多年平均最低气温（℃）
	-1.3
	

	最低气温（℃）
	-2.7
	2014/01/22

	多年平均气压（hPa）
	840.1
	

	多年平均相对湿度(%)
	70.5
	

	多年平均降雨量(mm)
	735.0
	

	灾害天气统计
	多年平均雷暴日数(d)
	53.2
	

	
	多年平均冰雹日数(d)
	0.4
	

	
	多年平均大风日数(d)
	3.5
	

	多年实测极大风速（m/s）、相应风向
	26.0/NNE
	2018/8/29

	多年平均风速（m/s）
	1.6
	

	多年主导风向
	SSW
	

	多年静风频率(风速<0.2m/s)(%)
	27.7
	


易门气象站2004-2023年累计气象观测资料统计，主要气象特征如下：
年产400吨中药材提取扩建项目	环境影响预测与评价

表5.2.2-2 易门近20年气象累年月值
	月份
	气温℃
	降水mm
	相对湿度%
	日照时长h
	平均风速m/s
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	1
	10
	20.7
	70.8
	201.2
	1.6
	1.7
	3.1
	2.1
	1.7
	1.9
	3.6
	3.8
	7.1
	13.2
	12.6
	5.1
	4.3
	3
	2.6
	1.8
	1.2
	30.2

	2
	12.3
	7.6
	60.4
	225.7
	2
	1.6
	2.5
	1.9
	2
	1.9
	2.5
	3.1
	5.7
	11.7
	14.4
	8.1
	7.5
	4.9
	3.3
	1.9
	0.8
	25.6

	3
	15.8
	13
	55.1
	242.2
	2.1
	1.5
	2.5
	1.8
	1.5
	2.6
	2.8
	3
	4.8
	9
	15.4
	11
	8.8
	5.5
	3.9
	1.8
	1.1
	22.9

	4
	18.7
	32.1
	57.4
	228
	2.1
	2
	3.2
	1.5
	2.4
	2.5
	3.7
	2.6
	4.4
	9.1
	14.2
	11.5
	8.9
	5
	4.8
	1.7
	1.3
	20.9

	5
	21.7
	51.1
	60.2
	211.3
	2
	2.1
	3.2
	1.6
	2.5
	2.5
	2.7
	2.5
	5.9
	12.1
	14.9
	10.5
	6.3
	4.1
	4
	2.3
	1.5
	20.6

	6
	22.9
	137
	71.6
	139.2
	1.9
	1.9
	3
	2
	2.4
	2.6
	3.6
	3.9
	11
	17.8
	14.7
	5.7
	3
	1.8
	2
	1.2
	1.1
	21.8

	7
	22.1
	137.6
	79
	117.7
	1.5
	1.9
	3
	2.2
	2.5
	3.8
	4.8
	5.5
	10.5
	15.2
	11.8
	3.8
	2.4
	1.4
	1.4
	1
	1.3
	27.1

	8
	21.6
	158.7
	81.1
	127.4
	1.3
	1.8
	3.4
	3.1
	4.5
	4.1
	4.6
	5.8
	10.4
	11.5
	7.9
	3.1
	1.8
	1.8
	1.7
	1.7
	1.5
	30.9

	9
	20.4
	81.9
	79.8
	124.7
	1.2
	1.5
	2.9
	2.4
	2.7
	2.8
	4.3
	5.2
	8
	14
	10.6
	3.3
	2.4
	1.5
	1.8
	1.5
	1
	33.8

	10
	17.7
	56.5
	78.8
	134.2
	1.3
	2.1
	3
	2.2
	2
	2.5
	3.8
	4.3
	7.6
	15.4
	11
	3.8
	2.5
	2.1
	2.3
	1.3
	1.4
	31.7

	11
	13.5
	25.3
	76
	184.3
	1.4
	1.5
	3.3
	1.8
	1.8
	2.6
	3.4
	4
	5.9
	12.9
	12.5
	5
	3.3
	2.4
	1.8
	1.7
	1.1
	34.5

	12
	10.4
	13.5
	75.3
	163.5
	1.5
	1.4
	3
	1.9
	2.1
	2.1
	2.8
	3.4
	6.2
	13.8
	12.9
	4.4
	2.7
	2.1
	2.3
	1.4
	1.1
	35.2
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图5.2.2-2 易门县2004-2023年月平均气温变化趋势图
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表5.2.2-3 易门县2004-2023年月总降水变化趋势图
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图5.2.2-4 易门县2004-2023年月平均相对湿度变化趋势图
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图5.2.2-5 易门近二十年（2004-2023）累年月平均风速统计
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图5.2.2-6  易门县2004～2023年平均风向频率玫瑰图
5.2.2.3 2023年气象特征
1、气温
易门县气象站2023年各月的平均地面温度统计结果见下表，年平均气温月变化曲线见下图。统计结果表明，本评价区域进入冬季后的12、1、2月温度较低，夏季的5、6、7月温度较高；1月平均气温最低，为9.78℃；6月平均气温最高，达到23.35℃；年平均温度为18.35℃。
表5.2.2-3  易门县2022年平均温度月变化表（单位：℃）
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	温度
	9.78
	13.76
	16.89
	20.95
	23.30
	23.35
	22.81
	22.00
	21.56
	18.86
	14.46
	12.27



图5.2.2-7 易门县2023年平均温度月变化图
2、风速
月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化见下表，月平均风速变化曲线见下图。其中5月风速最大，为3.05m/s，8月份风速最低，为1.50m/s。
表5.2.2-4  易门县2023年平均风速的月变化表
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速(m/s)
	2.02
	2.42
	2.60
	2.77
	3.05
	2.57
	2.48
	1.50
	1.72
	1.91
	1.65
	1.99



[bookmark: _Hlk111538682]图5.2.2-8 易门县2023年平均风速的月变化图
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图5.2.2-9 易门县2023风速玫瑰图


表5.2.2-5 	季小时平均风速的日变化表
	风速(m/s)
小时(h)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	1.41
	1.28
	1.24
	1.22
	1.04
	0.91
	0.92
	0.91
	1.13
	2.25
	3.60
	4.35

	夏季
	1.66
	1.43
	1.30
	1.26
	1.08
	1.09
	1.08
	1.24
	1.69
	2.17
	2.65
	2.88

	秋季
	0.85
	0.81
	0.83
	0.76
	0.75
	0.76
	0.80
	0.72
	0.93
	1.47
	2.09
	2.87

	冬季
	0.97
	1.06
	0.87
	0.93
	0.83
	0.86
	0.77
	0.75
	0.71
	0.90
	1.61
	3.09

	风速(m/s)小时(h)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	4.65
	4.80
	5.10
	5.22
	5.27
	5.04
	4.34
	3.28
	3.03
	2.52
	2.05
	1.76

	夏季
	3.06
	3.06
	3.31
	3.12
	3.22
	3.38
	3.10
	2.81
	2.36
	2.05
	1.72
	1.60

	秋季
	3.33
	3.36
	3.52
	3.48
	3.36
	3.14
	2.46
	1.71
	1.34
	1.16
	0.93
	0.88

	冬季
	4.33
	4.63
	4.71
	4.54
	4.54
	4.06
	3.28
	2.29
	1.91
	1.37
	1.16
	1.06



图5.2.2-10 	季小时平均风速的日变化图
从各季小时月平均风速统计资料中可以看出评价区下午风速大，凌晨至日出前风速小，秋季风速较其他季风速大。
3、风向和风频
每月、各季及长期平均各向风频变化情况见下表。









表5.2.2-6 	2023年每月、年平均及各季风频变化（%）表
	风频(%)风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	3.90
	11.29
	6.18
	2.82
	0.94
	0.54
	2.02
	9.68
	26.61
	16.67
	5.38
	2.82
	2.28
	0.81
	0.27
	0.13
	7.66

	二月
	5.95
	6.85
	4.02
	2.23
	0.30
	0.30
	1.04
	3.42
	26.64
	20.54
	9.23
	3.57
	3.57
	1.19
	0.89
	1.49
	8.78

	三月
	5.24
	7.12
	2.28
	1.75
	1.08
	0.40
	0.54
	3.76
	19.22
	23.12
	14.38
	7.80
	4.17
	2.42
	0.54
	1.75
	4.44

	四月
	5.69
	7.22
	2.92
	1.53
	0.97
	0.69
	1.11
	0.97
	10.97
	15.14
	13.89
	14.58
	9.72
	4.03
	2.64
	3.33
	4.58

	五月
	7.80
	9.14
	2.69
	0.67
	0.40
	0.13
	0.00
	0.54
	10.75
	14.25
	13.31
	12.77
	13.04
	5.91
	3.49
	4.57
	0.54

	六月
	8.47
	8.61
	3.19
	0.28
	0.56
	0.14
	0.42
	0.97
	25.97
	26.25
	7.64
	3.06
	5.28
	3.19
	1.81
	3.19
	0.97

	七月
	7.53
	10.48
	2.69
	0.81
	0.40
	0.54
	0.40
	0.81
	29.17
	28.36
	7.12
	2.82
	2.82
	1.75
	1.48
	1.08
	1.75

	八月
	5.11
	14.38
	10.75
	6.45
	3.90
	1.48
	3.76
	6.18
	23.39
	10.22
	3.76
	3.23
	1.48
	0.27
	0.27
	0.54
	4.84

	九月
	3.19
	14.03
	8.61
	3.19
	2.64
	0.56
	0.97
	1.81
	24.72
	18.75
	7.78
	3.75
	2.36
	0.69
	1.39
	0.28
	5.28

	十月
	3.23
	12.10
	5.38
	2.02
	1.88
	0.54
	0.67
	2.82
	30.91
	25.81
	5.65
	2.82
	1.75
	0.27
	0.40
	0.27
	3.49

	十一月
	4.03
	10.83
	3.75
	1.94
	0.83
	0.97
	0.69
	2.50
	30.56
	20.14
	10.56
	5.83
	1.67
	0.42
	1.53
	1.11
	2.64

	十二月
	4.84
	10.35
	4.70
	1.48
	1.34
	0.40
	0.67
	2.82
	31.05
	23.25
	8.74
	4.30
	1.21
	0.54
	0.94
	0.67
	2.69

	春季
	5.41
	10.23
	4.77
	2.10
	1.28
	0.56
	1.03
	3.04
	24.16
	20.21
	8.94
	5.62
	4.11
	1.79
	1.30
	1.53
	3.94

	夏季
	6.25
	7.84
	2.63
	1.31
	0.82
	0.41
	0.54
	1.77
	13.68
	17.53
	13.86
	11.68
	8.97
	4.12
	2.22
	3.22
	3.17

	秋季
	7.02
	11.19
	5.57
	2.54
	1.63
	0.72
	1.54
	2.67
	26.18
	21.56
	6.16
	3.03
	3.17
	1.72
	1.18
	1.59
	2.54

	冬季
	3.48
	12.32
	5.91
	2.38
	1.79
	0.69
	0.78
	2.38
	28.75
	21.61
	7.97
	4.12
	1.92
	0.46
	1.10
	0.55
	3.80

	全年
	4.86
	9.58
	5.00
	2.18
	0.88
	0.42
	1.25
	5.37
	28.15
	20.14
	7.73
	3.56
	2.31
	0.83
	0.69
	0.74
	6.30


由年均风频的月、季及全年变化统计资料可以看出，全年主导风向为S风向，总计出现频率为24.16%，静风频率为3.94%。从季节分布来看，各季最大风向频率以S-SSW风为主，各季的盛行风向分布较为明显。全年及四季风频玫瑰见下图。

[image: ]
图5.2.2-11 全年及四季风频玫瑰图
4、大气稳定度
2022年的各级稳定度出现频率统计结果见下图。
表5.2.2-7 大气稳定度分类结果
	月份
	A
	B
	B-C
	C
	C-D
	D
	D-E
	E
	F

	一月
	0.00
	6.72
	4.17
	3.23
	2.69
	69.62
	0.00
	3.09
	10.48

	二月
	0.00
	4.32
	2.23
	1.04
	1.79
	77.83
	0.00
	2.68
	10.12

	三月
	0.00
	5.24
	3.76
	1.48
	2.42
	74.73
	0.00
	4.17
	8.20

	四月
	0.97
	8.33
	1.81
	3.89
	1.81
	63.75
	0.00
	5.69
	13.75

	五月
	0.27
	8.20
	3.90
	3.23
	2.82
	61.02
	0.00
	6.45
	14.11

	六月
	1.11
	1.94
	0.42
	1.53
	0.28
	93.33
	0.00
	0.28
	1.11

	七月
	0.40
	2.55
	0.54
	0.94
	0.54
	93.15
	0.00
	0.27
	1.61

	八月
	0.00
	0.94
	0.00
	0.27
	0.00
	98.79
	0.00
	0.00
	0.00

	九月
	0.42
	5.97
	0.97
	1.81
	0.00
	89.17
	0.00
	0.28
	1.39

	十月
	0.00
	2.28
	1.88
	0.54
	0.40
	91.94
	0.00
	0.81
	2.15

	十一月
	0.00
	5.42
	1.81
	1.94
	0.69
	81.81
	0.00
	0.97
	7.36

	十二月
	0.00
	4.17
	2.55
	2.55
	1.34
	78.76
	0.00
	2.15
	8.47

	全年
	0.26
	4.67
	2.01
	1.87
	1.23
	81.18
	0.00
	2.24
	6.54

	春季
	0.41
	7.25
	3.17
	2.85
	2.36
	66.53
	0.00
	5.43
	12.00

	夏季
	0.50
	1.81
	0.32
	0.91
	0.27
	95.11
	0.00
	0.18
	0.91

	秋季
	0.14
	4.53
	1.56
	1.42
	0.37
	87.68
	0.00
	0.69
	3.62

	冬季
	0.00
	5.09
	3.01
	2.31
	1.94
	75.32
	0.00
	2.64
	9.68


从上表可以看出，2023年全年及各季中性稳定度（D类）天气出现的频率为最高，全年为81.18%，稳定（E类）和强稳定（F类）天气出现的概率明显多于强不稳定（A类），其中E、F类稳定度天气出现的频率合计达8.78%，A～B-C类稳定度天气出现的频率合计为8.81%。
5、污染系数
以易门气象站2023年的地面气象观测资料为基础，对污染系数进行分析，结果见下表。








表5.2.2-5  各月污染系数分配情况表
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW

	一月
	2.35
	15.26
	4.98
	1.92
	2.41
	0.69
	4.59
	13.63
	10.56
	4.26
	1.60
	1.05
	0.78
	0.37
	0.16
	0.07

	二月
	4.69
	10.54
	3.83
	1.72
	0.75
	0.75
	2.42
	5.90
	10.25
	5.07
	2.35
	1.01
	1.21
	0.37
	0.28
	0.99

	三月
	3.85
	7.91
	3.93
	2.06
	1.80
	0.57
	1.02
	4.04
	8.43
	5.87
	4.23
	2.06
	1.13
	0.84
	0.57
	1.22

	四月
	4.34
	9.38
	3.84
	2.73
	1.31
	1.82
	1.56
	1.62
	5.84
	3.86
	3.53
	3.91
	2.35
	1.03
	1.07
	1.62

	五月
	4.31
	10.75
	3.96
	1.16
	0.80
	0.22
	0.00
	1.80
	3.13
	3.72
	3.56
	3.57
	3.26
	1.74
	1.28
	1.76

	六月
	4.87
	7.97
	4.56
	0.31
	1.40
	0.35
	0.98
	1.90
	7.94
	7.81
	2.89
	1.48
	2.25
	1.44
	0.87
	1.51

	七月
	3.82
	9.53
	3.90
	1.42
	0.80
	0.93
	0.80
	1.88
	10.20
	8.29
	3.16
	1.81
	1.14
	0.64
	0.81
	0.34

	八月
	2.68
	11.69
	10.44
	6.58
	5.13
	1.95
	4.95
	5.07
	11.87
	4.44
	1.77
	1.57
	0.57
	0.30
	0.10
	0.24

	九月
	1.95
	11.69
	8.52
	3.58
	3.94
	0.64
	1.37
	3.35
	11.61
	6.56
	5.08
	2.52
	1.24
	0.29
	0.47
	0.24

	十月
	2.41
	13.30
	6.73
	2.43
	2.58
	0.86
	0.49
	4.62
	15.38
	8.66
	2.14
	1.24
	0.85
	0.14
	0.24
	0.14

	十一月
	2.62
	11.90
	6.05
	2.55
	1.77
	1.07
	0.53
	4.46
	21.67
	8.39
	4.13
	2.58
	0.57
	0.19
	0.87
	0.64

	十二月
	3.32
	12.47
	6.62
	1.83
	2.27
	0.75
	1.52
	5.04
	14.31
	7.52
	3.61
	2.49
	0.53
	0.17
	0.44
	0.32

	全年
	3.34
	10.66
	5.36
	2.21
	2.00
	0.81
	1.49
	4.05
	10.37
	6.03
	2.94
	1.90
	1.24
	0.59
	0.56
	0.71

	春季
	4.08
	9.33
	3.87
	1.87
	1.28
	0.80
	0.83
	2.19
	5.52
	4.49
	3.77
	3.17
	2.24
	1.19
	0.90
	1.46

	夏季
	3.75
	9.73
	6.12
	2.73
	2.33
	1.04
	2.17
	2.52
	9.63
	6.70
	2.59
	1.59
	1.30
	0.74
	0.58
	0.67

	秋季
	2.30
	12.08
	6.79
	2.83
	2.71
	0.83
	0.72
	4.18
	15.71
	7.80
	3.54
	2.03
	0.86
	0.20
	0.49
	0.33

	冬季
	3.38
	12.77
	4.90
	1.73
	1.80
	0.69
	2.84
	8.14
	11.68
	5.55
	2.42
	1.40
	0.82
	0.29
	0.27
	0.43





[image: ]
图5.2.2-12 全年及四季污染系数玫瑰图
6、评价区污染气象特征综述
项目所处区域主要盛行风向为南风向带（S~SSW），表明项目区所处地区大气污染物将主要向北方向输送，从总体上看该区域风速春季与夏季、秋季月均风速比较差别较大，冬季、春季风速较大利于污染物扩散，秋季、冬季风速较小对污染物扩散不利；稳定度类型以D类为最多，其中八月为最高；在冬季出现的逆温会对项目的排放源会造成一定的影响。
[bookmark: _Toc535526126][bookmark: _Toc32434][bookmark: _Hlk111555819]5.2.3预测参数及评价内容
5.2.3.1预测因子
根据工程分析确定的废气污染物的排放情况，确定正常排放情况下的空气环境影响评价预测的污染因子为NMHC、TVOC、甲苯、PM10、PM2.5、甲醇、氨、硫化氢、氯化氢、硫酸。非正常排放预测因子TSP、NMHC、TVOC。
5.2.3.2预测范围及计算点
按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求：预测范围应覆盖评价范围，并且覆盖各污染物短期浓度贡献占标率10%的区域，对于经判定需要预测的二次污染物的项目，预测范围应覆盖PM2.5年均质量浓度贡献值占标率大于1%的区域，本项目不需要预测二次PM2.5。本项目预测范围与评价范围一致，X方向为5km，Y方向为5km的矩形范围，共计25km2。覆盖各污染物短期浓度贡献占标率10%的区域。
计算点分为三类：环境空气敏感点、预测范围内的网格点以及区域最大地面浓度点。环境空气敏感点为所有环境空气保护目标结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）网格点的布设要求，本次预测计算点如下：短期浓度和长期浓度：采用整个预测范围（5×5km范围）进行预测，评价范围内按照100m等取间距划分网格，共2601个点，通过预测能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对预测点的网格间距划分原则。
基本信息底图、项目基本信息图如下：
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图5.2.3-1基本信息底图
[image: ]
图5.2.3-2项目基本信息图
5.2.3.3预测评价标准
具体标准限值见下表。


表5.2.3-1 环境空气质量标准
	污染物
	取值时间
	浓度限值μg/m3
	标准来源

	NMHC
	1小时平均浓度
	2000
	《大气污染物综合排放标准详解》P244页

	硫酸
	1小时平均浓度
	300
	《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D

	氯化氢
	
	50
	

	甲苯
	
	200
	

	甲醇
	
	3000
	

	氨
	
	200
	

	硫化氢
	
	10
	

	TVOC
	8小时平均浓度
	600
	

	TSP
	日平均浓度
	300
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准

	PM10
	
	120
	

	PM2.5
	
	60
	

	硫酸
	
	100
	《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D

	氯化氢
	
	15
	

	甲醇
	
	1000
	

	TSP
	年平均
	200
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准

	PM10
	
	60
	

	PM2.5
	
	30
	


5.2.3.4污染源调查
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目评价范围以厂址为中心区域，边长为5km的正方形区域，面积为25km2。
1、在建、拟建项目
根据收集资料和现场勘查，截至2026年6月1日，评价范围内没有与本项目排放污染物有关的在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目污染源。本次评价以2023年为基准年，现状监测背景值中已包括周边企业排放的污染物。
2、拟被替代及区域削减项目
根据收集资料和现场勘查，区域没有削减的污染源。本项目属于扩建项目，现有的废气处理设施将进行更换，存在“以新带老”污染源，但是本次补充现状监测期间，现有项目并未运行，故短期浓度预测不考虑“以新带老”污染源的消减。
5.2.3.5预测浓度背景
（1） 特征污染物NMHC、TVOC、甲苯、PM10、甲醇、氨、硫化氢、硫酸、氯化氢采用各监测点同时段平均值的最大值，将最大值导入软件进行预测计算。


表5.2.3-2  项目特征污染物背景浓度一览表 单位：μg/m3
	特征污染物
	1小时浓度
	8小时浓度
	保证率日均浓度
	年均浓度

	NMHC
	760
	——
	——
	——

	TVOC
	——
	263.5
	——
	——

	甲苯
	0.75
	——
	——
	——

	甲醇
	50
	——
	50
	——

	硫酸
	52
	——
	52
	——

	氯化氢
	10
	——
	10
	——

	PM10
	——
	——
	66
	35

	PM2.5
	——
	——
	48
	22

	氨
	90
	——
	——
	——

	硫化氢
	3.5
	——
	——
	——


（2）软件采用平均法自动计算环境空气保护目标及网格点小时背景浓度、保证率日均背景浓度（PM10、PM2.5为95%保证率日平均质量浓度）、年均背景浓度。
5.2.3.6预测污染源参数
1、项目污染源参数
表5.2.3-2  正常情况下主要废气污染源参数一览表(点源)
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒底部海拔（m）
	排气筒高度m
	排气筒内径（m）
	烟气流速（m/s）
	烟气出口温度（℃）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	污染物
	数值

	1 
	穿心莲内酯
	0
	9
	1619
	15
	0.6
	14.74
	50
	2880
	连续
	NMHC
	0.9907

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	1.9002

	2 
	喹啉酮
	0
	9
	1619
	15
	0.6
	14.74
	50
	80
	连续
	甲醇
	0.0965

	3 
	羟氯喹侧链
	0
	9
	1619
	15
	0.6
	14.74
	50
	480
	连续
	甲苯
	0.4706

	4 
	间氯过氧苯甲酸
	0
	9
	1619
	15
	0.6
	14.74
	50
	160
	连续
	NMHC
	1.1115

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC
	2.0384

	5 
	黄精提取物
	0
	9
	1619
	15
	0.6
	4.91
	25
	800
	连续
	PM10
	0.0037

	6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.0019

	7 
	氢氧化铁蔗糖
	0
	9
	1619
	15
	0.6
	4.91
	25
	80
	连续
	PM10
	0.0084

	8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.0042

	9 
	氯化氢乙醇
	0
	9
	1619
	15
	0.6
	14.74
	25
	40
	连续
	HCl
	0.0049

	注：这些污染物均通过同一根排气筒DA001排放，生产不同产品排放的污染物和速率均不相同
   乙醇废气按TVOC核算，折算成NMHC为1:0.52138，二氧六环废气按TVOC核算，折算成NMHC为1:0.5453





表 5.2.3-3无组织源预测参数清单
	编号
	名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔（m）
	面源有效排放高度（m）
	年排放小时数
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	污染物
	数值

	1 
	储罐区
	-35
	-4
	1619
	10
	8760
	连续
	NMHC
	0.0236

	2 
	
	-37
	-10
	
	
	
	
	TVOC
	0.0448

	3 
	
	-27
	-12
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	-24
	-7
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	-35
	-4
	
	
	
	
	
	

	6 
	车间无组织（穿心莲内酯）
	-13
	55
	1619
	10
	2880
	连续
	NMHC
	0.1195

	7 
	
	40
	40
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	22
	-8
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	-39
	4
	
	
	
	
	TVOC
	0.2291

	10 
	
	-13
	55
	
	
	
	
	
	

	11 
	
	-13
	55
	
	
	
	
	
	

	
	
	40
	40
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	-8
	
	
	120
	连续
	硫酸
	0.075

	
	
	-39
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	-13
	55
	
	
	
	
	
	

	
	
	-13
	55
	
	
	
	
	
	

	12 
	堆渣棚无组织
	-24
	7
	1619
	8
	2880
	连续
	NMHC
	0.0908

	
	
	-15
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	-17
	-2
	
	
	
	
	
	

	
	
	-23
	-2
	
	
	
	
	TVOC
	0.1742

	
	
	-24
	4
	
	
	
	
	
	

	13 
	污水处理站无组织
	4
	1
	1619
	8
	8760
	连续
	氨
	9E-07

	
	
	2
	-5
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	-6
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	-2
	
	
	
	
	硫化氢
	3E-07

	
	
	5
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	1
	
	
	
	
	
	


表 5.2.3-4 非正常排放参数表
	位置
	排气筒编号
	污染因子
	排放速率(kg/h)
	单次持续时间/h
	发生频次/次

	穿心莲内酯生产有机废气处理
	DA001
	NMHC
	3.7789
	1.0
	≤1

	
	
	TVOC
	7.2478
	1.0
	≤1

	间氯过氧苯甲酸生产废气处理
	DA001
	NMHC
	4.2589
	1.0
	≤1

	
	
	TVOC
	7.8102
	1.0
	≤1

	蔗糖铁复合物生产除尘器
	DA001
	TSP
	0.4206
	1.0
	≤1


2、估算模型参数
估算模式所用参数见下表。
表5.2.3-5  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	——

	最高环境温度
	33.4℃

	最低环境温度
	-1.3℃

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	湿润

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


[bookmark: _Toc11121]5.2.4预测与评价内容
根据现状评价结果，本项目所在区域为达标区，按照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）8.7预测与评价内容要求，预测与评价内容如下：
（1）项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率；
（2）项目正常排放条件下，预测评价叠加环境空气质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物的保证率日平均浓度和年平均质量浓度的达标情况；对于项目排放的主要污染物仅为短期浓度限制的，平均其短期浓度叠加后的达标情况。
（3）项目非正常排放条件下，预测评价环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值及占标率。
预测内容与评价要求见表5.2.4-1，结合本项目预测指标环境空气质量标准情况，各指标的预测评价内容见表5.2.4-2。
表5.2.4-1  预测内容与评价要求
	评价对象
	污染源
	污染物排放形式
	预测内容
	评价内容

	达标区评价项目
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度、长期浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度、长期浓度
	叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况

	
	新增污染源
	非正常排放
	1h最大浓度
	最大浓度及占标率


表5.2.4-2  各指标的预测评价内容
	工况
	预测指标
	预测内容

	正常排放
	NMHC、甲苯、氨、硫化氢、硫酸、氯化氢
	小时浓度贡献值
新增污染源+背景浓度后，小时质量浓度

	
	TVOC
	8h浓度贡献值；8h浓度叠加值

	
	甲醇
	1h浓度贡献值、日均浓度贡献值；1h浓度叠加值

	
	PM10、PM2.5
	日均浓度贡献值；年均浓度贡献值；
增污染源—以新带老污染源+在建项目+背景浓度后，95%保证率日平均质量浓度、年平均质量浓度

	非正常排放
	NMHC、TSP
	1h浓度贡献值



[bookmark: _Toc11124]5.2.5新增污染源正常排放质量浓度预测结果
根据以上地形、气象、污染源参数，采用AERMOD进行预测计算，项目达产后，本项目新增污染源正常排放状态下短期、长期浓度及最大浓度占标率见下表。
[bookmark: _Ref59376277]表5.2.5-1  新增污染源正常排放贡献值浓度预测结果
	预测因子
	序号
	点名称
	点坐标
（x或r，y或a）
	地面高程
	浓度类型
	浓度增量（μg/m3）
	出现时间
（YYMMDDHH）
	评级标准（μg/m3）
	贡献值占标率（%）
	是否超标

	NMHC
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	1小时
	108.32
	23082323
	2000
	5.42
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	1小时
	58.71
	23052901
	2000
	2.94
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	1小时
	55.71
	23033002
	2000
	2.79
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	1小时
	16.01
	23090307
	2000
	0.8
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	1小时
	13.2
	23082107
	2000
	0.66
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	1小时
	12.05
	23081406
	2000
	0.6
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	1小时
	33.72
	23090804
	2000
	1.69
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	1小时
	42.54
	23051705
	2000
	2.13
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	1小时
	2.95
	23072107
	2000
	0.15
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	1小时
	23.57
	23080319
	2000
	1.18
	达标

	
	11
	网格
	-56，-125
	1627.8
	1小时
	669.46
	23083021
	2000
	33.47
	达标

	TVOC
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	8小时
	35.73
	23082824
	1200
	2.98
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	8小时
	28.53
	23052908
	1200
	2.38
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	8小时
	14.84
	23033008
	1200
	1.24
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	8小时
	4.34
	23090308
	1200
	0.36
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	8小时
	5.66
	23060708
	1200
	0.47
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	8小时
	7.17
	23081408
	1200
	0.6
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	8小时
	23.57
	23082408
	1200
	1.96
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	8小时
	10.57
	23081008
	1200
	0.88
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	8小时
	1.77
	23072108
	1200
	0.15
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	8小时
	8.31
	23082408
	1200
	0.69
	达标

	
	11
	网格
	-56，-125
	1627.80
	8小时
	404.14
	23073008
	1200
	33.68
	达标

	甲苯
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	1小时
	3.33
	23021421
	200
	1.67
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	1小时
	9.13
	23021123
	200
	4.56
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	1小时
	2.46
	23030322
	200
	1.23
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	1小时
	0.56
	23022209
	200
	0.28
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	1小时
	1.32
	23021723
	200
	0.66
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	1小时
	0.59
	23022208
	200
	0.3
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	1小时
	2.99
	23022323
	200
	1.5
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	1小时
	1.3
	23021421
	200
	0.65
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	1小时
	0.89
	23030308
	200
	0.44
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	1小时
	4.6
	23021108
	200
	2.3
	达标

	
	11
	网格
	-56，-325
	1657.5
	1小时
	61.82
	23030222
	200
	30.91
	达标

	氨
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	1小时
	0
	23101608
	200
	0
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	1小时
	0
	23050608
	200
	0
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	1小时
	0
	23060608
	200
	0
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	1小时
	0.0001
	23090307
	200
	0
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	1小时
	0.0001
	23062224
	200
	0
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	1小时
	0
	23080707
	200
	0
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	1小时
	0
	23122609
	200
	0
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	1小时
	0
	23052007
	200
	0
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	1小时
	0
	23052007
	200
	0
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	1小时
	0
	23052007
	200
	0
	达标

	
	11
	网格
	144，75
	1628.80
	1小时
	0.0027
	23042403
	200
	0
	达标

	硫化氢
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	1小时
	0
	23101608
	10
	0
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	1小时
	0
	23050608
	10
	0
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	1小时
	0
	23060608
	10
	0
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	1小时
	0
	23090307
	10
	0
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	1小时
	0
	23062224
	10
	0
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	1小时
	0
	23080707
	10
	0
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	1小时
	0
	23122609
	10
	0
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	1小时
	0
	23052007
	10
	0
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	1小时
	0
	23052007
	10
	0
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	1小时
	0
	23052007
	10
	0
	达标

	
	11
	网格
	144，75
	1628.80
	1小时
	0.0009
	23042403
	10
	0.01
	达标

	甲醇
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	1小时
	0.17
	23021009
	3000
	0.01
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.01
	230201
	1000
	0
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	1小时
	0.02
	23021011
	3000
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0
	230206
	1000
	0
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	1小时
	0.04
	23021010
	3000
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0
	230204
	1000
	0
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	1小时
	0.02
	23021010
	3000
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0
	230210
	1000
	0
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	1小时
	0.02
	23021012
	3000
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0
	230209
	1000
	0
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	1小时
	0.07
	23021009
	3000
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0
	230210
	1000
	0
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	1小时
	0.39
	23020108
	3000
	0.01
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.02
	230201
	1000
	0
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	1小时
	0.04
	23021009
	3000
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0
	230210
	1000
	0
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	1小时
	0.01
	23020710
	3000
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0
	230206
	1000
	0
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	1小时
	0.05
	23021009
	3000
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0
	230210
	1000
	0
	达标

	
	11
	网格
	-156，375
	1654.00
	1小时
	6.08
	23021008
	3000
	0.2
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.28
	230210
	1000
	0.03
	达标

	PM10
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	日平均
	0.01318
	231221
	120
	0.01
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00075
	平均值
	60
	0
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	日平均
	0.01401
	231221
	120
	0.01
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00081
	平均值
	60
	0
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	日平均
	0.00636
	230117
	120
	0.01
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00015
	平均值
	60
	0
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	日平均
	0.00188
	230128
	120
	0
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00005
	平均值
	60
	0
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	日平均
	0.00349
	231001
	120
	0
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00027
	平均值
	60
	0
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	日平均
	0.00954
	231112
	120
	0.01
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00045
	平均值
	60
	0
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	日平均
	0.00158
	231118
	120
	0
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00006
	平均值
	60
	0
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	日平均
	0.00783
	231221
	120
	0.01
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00038
	平均值
	60
	0
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	日平均
	0.00056
	230422
	120
	0
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00002
	平均值
	60
	0
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	日平均
	0.00141
	230425
	120
	0
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00004
	平均值
	60
	0
	达标

	
	11
	网格
	-156，-325
	1642.40
	日平均
	0.1617
	231031
	120
	0.13
	达标

	
	
	
	56，475
	1640.50
	年平均
	0.01308
	平均值
	60
	0.02
	达标

	PM2.5
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	日平均
	0.00677
	231221
	60
	0.01
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00038
	平均值
	30
	0
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	日平均
	0.00719
	231221
	60
	0.01
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00041
	平均值
	30
	0
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	日平均
	0.00326
	230117
	60
	0.01
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00008
	平均值
	30
	0
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	日平均
	0.00097
	230128
	60
	0
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00003
	平均值
	30
	0
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	日平均
	0.00179
	231001
	60
	0
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00014
	平均值
	30
	0
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	日平均
	0.0049
	231112
	60
	0.01
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00023
	平均值
	30
	0
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	日平均
	0.00081
	231118
	60
	0
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00003
	平均值
	30
	0
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	日平均
	0.00402
	231221
	60
	0.01
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0002
	平均值
	30
	0
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	日平均
	0.00028
	230422
	60
	0
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00001
	平均值
	30
	0
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	日平均
	0.00071
	230425
	60
	0
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00002
	平均值
	30
	0
	达标

	
	11
	网格
	-156，-325
	1642.40
	日平均
	0.08303
	231031
	60
	0.14
	达标

	
	
	
	56，475
	1640.50
	年平均
	0.00672
	平均值
	30
	0.02
	达标

	HCl
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	1小时
	0.00266
	23040108
	50
	0.01
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00011
	230401
	15
	0
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	1小时
	0.00088
	23040509
	50
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00005
	230405
	15
	0
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	1小时
	0.00136
	23040511
	50
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00016
	230405
	15
	0
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	1小时
	0.00093
	23040508
	50
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00007
	230405
	15
	0
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	1小时
	0.00111
	23040508
	50
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00005
	230403
	15
	0
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	1小时
	0.00099
	23040508
	50
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00004
	230405
	15
	0
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	1小时
	0.00075
	23040508
	50
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00004
	230401
	15
	0
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	1小时
	0.00057
	23040208
	50
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00002
	230402
	15
	0
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	1小时
	0.00055
	23040208
	50
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00003
	230402
	15
	0
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	1小时
	0.00087
	23040208
	50
	0
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00006
	230401
	15
	0
	达标

	
	11
	网格
	144，-25
	1649.3
	1小时
	0.04529
	23040511
	50
	0.09
	达标

	
	
	
	144，75
	1628.8
	日平均
	0.00595
	230403
	15
	0.04
	达标

	硫酸
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	1小时
	1.34727
	23070808
	300
	0.45
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.05614
	230708
	100
	0.06
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	1小时
	1.80365
	23050608
	300
	0.6
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.07515
	230506
	100
	0.08
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	1小时
	2.62995
	23060608
	300
	0.88
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.10958
	230606
	100
	0.11
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	1小时
	0.21085
	23072208
	300
	0.07
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00979
	230906
	100
	0.01
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	1小时
	1.61738
	23062308
	300
	0.54
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.06739
	230623
	100
	0.07
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	1小时
	1.03995
	23081908
	300
	0.35
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.04333
	230819
	100
	0.04
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	1小时
	1.3901
	23081908
	300
	0.46
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.05792
	230819
	100
	0.06
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	1小时
	0.64106
	23091408
	300
	0.21
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.02671
	230914
	100
	0.03
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	1小时
	0.39897
	23082208
	300
	0.13
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.01735
	230822
	100
	0.02
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	1小时
	0.91336
	23091408
	300
	0.3
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.03885
	230814
	100
	0.04
	达标

	
	11
	网格
	-56,-25
	1613
	1小时
	26.78107
	23082208
	300
	8.93
	达标

	
	
	
	44,75
	1619.1
	日平均
	1.23916
	230928
	100
	1.24
	达标




[image: 贡献值-NMHC-小时]
图5.2.5-1正常工况下NMHC小时浓度贡献值等值线图
[image: 贡献值-TVOC-8小时]
图5.2.5-2正常工况下TVOC-8小时浓度贡献值等值线图
[image: 贡献值-甲苯-小时]
图5.2.5-3 正常工况下甲苯小时浓度贡献值等值线图
[image: 贡献值-氨-小时]
图5.2.5-4 正常工况下氨小时浓度贡献值等值线图
[image: 贡献值-硫化氢-小时]
图5.2.5-5 正常工况下硫化氢小时浓度贡献值等值线图
[image: 08-甲醇-小时]
图5.2.5-6 正常工况下甲醇小时浓度贡献值等值线图
[image: 09-甲醇-日平均]
图5.2.5-7 正常工况下甲醇日均浓度贡献值等值线图
[image: 010-PM10-日平均]
图5.2.5-8 正常工况下PM10日均浓度贡献值等值线图
[image: 011-PM10-年平均]
图5.2.5-9 正常工况下PM10年均浓度贡献值等值线图
[image: PM2.5-日平均]
图5.2.5-10 正常工况下PM2.5日均浓度贡献值等值线图

[image: PM2.5-年平均]
图5.2.5-11 正常工况下PM2.5年均浓度贡献值等值线图
[image: 氯化氢-小时-贡献值]
图5.2.6-12正常工况下氯化氢小时浓度贡献值等值线图
[image: 氯化氢-日-贡献值]
图5.2.6-13 正常工况下氯化氢日均浓度贡献值等值线图
[image: 硫酸-小时-贡献值]
图5.2.6-14正常工况下硫酸小时浓度贡献值等值线图
[image: 硫酸-日-贡献值]
图5.2.6-15 正常工况下硫酸日均浓度贡献值等值线图
由上表可以看出，所有关心点NMHC最大小时浓度贡献值（曾所村，5.42%，2023年8月23日23点）均达到《大气污染物综合排放标准详解》推荐值要求，网格点最大小时浓度贡献值（33.47%，坐标-56，-125）均达到《大气污染物综合排放标准详解》推荐值要求。
所有关心点TVOC最大8小时浓度贡献值（曾所村，2.98%，2023年8月28日24点）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求，网格点最大小时浓度贡献值（33.68%，坐标-56，-125）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。
所有关心点甲苯最大小时浓度贡献值（小箐村，4.56%，2023年2月11日13点）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求，网格点最大小时浓度贡献值（30.91%，坐标-56，-325）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。
所有关心点氨最大小时浓度贡献值（田心村，贡献值占标率小于0.01%，2023年9月3日07点）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求，网格点最大小时浓度贡献值（贡献值占标率小于0.01%，坐标144，-75）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。
所有关心点硫化氢最大小时浓度贡献值（田心村，贡献值占标率小于0.01%，2023年9月3日07点）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求，网格点最大小时浓度贡献值（贡献值占标率小于0.01%，坐标144，-75）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。
所有关心点甲醇最大小时浓度贡献值（代所村，0.01%，2023年2月1日8点）、最大日平均浓度贡献值占标率小于0.01%，网格点最大小时浓度贡献值（0.2%，坐标-156，375）、最大日平均浓度贡献值（0.03%，坐标-156，375）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。
所有关心点PM10最大日平均浓度贡献值（小箐村，0.01%，2023年12月21日）、最大年平均浓度贡献值占标率小于0.01%，网格点最大日平均浓度贡献值（0.13%，坐标-156，-325）、最大年平均浓度贡献值（0.02%，坐标56，475）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准要求。
所有关心点PM2.5最大日平均浓度贡献值（小箐村，0.01%，2023年12月21日）、最大年平均浓度贡献值占标率小于0.01%，网格点最大日平均浓度贡献值（0.14%，坐标-156，-325）、最大年平均浓度贡献值（0.02%，坐标56，475）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准要求。
所有关心点氯化氢最大小时浓度贡献值（曾所村，0.01%，2023年4月1日8点）、最大日平均浓度贡献值占标率小于0.01%，网格点最大小时浓度贡献值（0.09%，坐标144，-25）、最大日平均浓度贡献值（0.04%，坐标144，75）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。
所有关心点硫酸最大小时浓度贡献值（江口村，0.88%，2023年6月6日8点）、最大日平均浓度贡献值（江口村，0.11%，2023年6月6日），网格点最大小时浓度贡献值（8.93%，坐标-56，-25）、最大日平均浓度贡献值（1.24%，坐标44，75）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。

[bookmark: _Toc11674]5.2.6新增污染源正常排放叠加环境现状质量浓度预测结果
根据以上地形、气象、污染源参数，采用AERMOD进行预测计算，项目达产后，本项目新增污染源正常排放状态下短期、长期浓度及最大浓度占标率见下表。
表5.2.6-1  新增污染源正常排放质量浓度叠加背景值预测结果
	预测因子
	序号
	点名称
	点坐标
（x或r，y或a）
	地面高程
	浓度类型
	浓度增量（μg/m3）
	出现时间
（YYMMDDHH）
	背景浓度（μg/m3）
	叠加浓度
（μg/m3）
	评级标准（μg/m3）
	贡献值占标率（%）
	是否超标

	NMHC
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	1小时
	108.32
	23082323
	760.0
	868.32
	2000
	43.42
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	1小时
	58.71
	23052901
	760.0
	818.71
	2000
	40.94
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	1小时
	55.71
	23033002
	760.0
	815.71
	2000
	40.79
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	1小时
	16.01
	23090307
	760.0
	776.01
	2000
	38.8
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	1小时
	13.2
	23082107
	760.0
	773.2
	2000
	38.66
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	1小时
	12.05
	23081406
	760.0
	772.05
	2000
	38.6
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	1小时
	33.72
	23090804
	760.0
	793.72
	2000
	39.69
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	1小时
	42.54
	23051705
	760.0
	802.54
	2000
	40.13
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	1小时
	2.95
	23072107
	760.0
	762.95
	2000
	38.15
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	1小时
	23.57
	23080319
	760.0
	783.57
	2000
	39.18
	达标

	
	11
	网格
	-56，-125
	1627.8
	1小时
	669.46
	23083021
	760.0
	1429.46
	2000
	71.47
	达标

	TVOC
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	8小时
	35.73
	23082824
	263.5
	299.23
	1200
	24.94
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	8小时
	28.53
	23052908
	263.5
	292.03
	1200
	24.34
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	8小时
	14.84
	23033008
	263.5
	278.34
	1200
	23.2
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	8小时
	4.34
	23090308
	263.5
	267.84
	1200
	22.32
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	8小时
	5.66
	23060708
	263.5
	269.16
	1200
	22.43
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	8小时
	7.17
	23081408
	263.5
	270.67
	1200
	22.56
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	8小时
	23.57
	23082408
	263.5
	287.07
	1200
	23.92
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	8小时
	10.57
	23081008
	263.5
	274.07
	1200
	22.84
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	8小时
	1.77
	23072108
	263.5
	265.27
	1200
	22.11
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	8小时
	8.31
	23082408
	263.5
	271.81
	1200
	22.65
	达标

	
	11
	网格
	-56，-125
	1627.80
	8小时
	404.14
	23073008
	263.5
	667.64
	1200
	55.64
	达标

	甲苯
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	1小时
	3.33
	23021421
	0.75
	4.08
	200
	2.04
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	1小时
	9.13
	23021123
	0.75
	9.88
	200
	4.94
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	1小时
	2.46
	23030322
	0.75
	3.21
	200
	1.61
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	1小时
	0.56
	23022209
	0.75
	1.31
	200
	0.65
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	1小时
	1.32
	23021723
	0.75
	2.07
	200
	1.03
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	1小时
	0.59
	23022208
	0.75
	1.34
	200
	0.67
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	1小时
	2.99
	23022323
	0.75
	3.74
	200
	1.87
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	1小时
	1.3
	23021421
	0.75
	2.05
	200
	1.02
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	1小时
	0.89
	23030308
	0.75
	1.64
	200
	0.82
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	1小时
	4.6
	23021108
	0.75
	5.35
	200
	2.67
	达标

	
	11
	网格
	-56，-325
	1657.5
	1小时
	61.82
	23030222
	0.75
	62.57
	200
	31.28
	达标

	氨
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	1小时
	0
	23101608
	90
	90.00
	200
	45.00%
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	1小时
	0
	23050608
	90
	90.00
	200
	45.00%
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	1小时
	0
	23060608
	90
	90.00
	200
	45.00%
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	1小时
	0.0001
	23090307
	90
	90.00
	200
	45.00%
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	1小时
	0.0001
	23062224
	90
	90.00
	200
	45.00%
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	1小时
	0
	23080707
	90
	90.00
	200
	45.00%
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	1小时
	0
	23122609
	90
	90.00
	200
	45.00%
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	1小时
	0
	23052007
	90
	90.00
	200
	45.00%
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	1小时
	0
	23052007
	90
	90.00
	200
	45.00%
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	1小时
	0
	23052007
	90
	90.00
	200
	45.00%
	达标

	
	11
	网格
	144，75
	1628.80
	1小时
	0.0015
	23042403
	90
	90.01
	200
	45.00%
	达标

	硫化氢
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	1小时
	0
	23101608
	3.5
	3.5
	10
	35.00%
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	1小时
	0
	23050608
	3.5
	3.5
	10
	35.00%
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	1小时
	0
	23060608
	3.5
	3.5
	10
	35.00%
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	1小时
	0
	23090307
	3.5
	3.5
	10
	35.00%
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	1小时
	0
	23062224
	3.5
	3.5
	10
	35.00%
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	1小时
	0
	23080707
	3.5
	3.5
	10
	35.00%
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	1小时
	0
	23122609
	3.5
	3.5
	10
	35.00%
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	1小时
	0
	23052007
	3.5
	3.5
	10
	35.00%
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	1小时
	0
	23052007
	3.5
	3.5
	10
	35.00%
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	1小时
	0
	23052007
	3.5
	3.5
	10
	35.00%
	达标

	
	11
	网格
	144，75
	1628.80
	1小时
	0.0005
	23052507
	3.5
	3.5005
	10
	35.01%
	达标

	甲醇
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	1小时
	0.17
	23021009
	50
	50.17
	3000
	1.67%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.01
	230201
	50
	50.01
	1000
	5.00%
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	1小时
	0.02
	23021011
	50
	50.02
	3000
	1.67%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0
	230206
	50
	50.00
	1000
	5.00%
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	1小时
	0.04
	23021010
	50
	50.04
	3000
	1.67%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0
	230204
	50
	50.00
	1000
	5.00%
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	1小时
	0.02
	23021010
	50
	50.02
	3000
	1.67%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0
	230210
	50
	50.00
	1000
	5.00%
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	1小时
	0.02
	23021012
	50
	50.02
	3000
	1.67%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0
	230209
	50
	50.00
	1000
	5.00%
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	1小时
	0.07
	23021009
	50
	50.07
	3000
	1.67%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0
	230210
	50
	50.00
	1000
	5.00%
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	1小时
	0.39
	23020108
	50
	50.39
	3000
	1.68%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.02
	230201
	50
	50.02
	1000
	5.00%
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	1小时
	0.04
	23021009
	50
	50.04
	3000
	1.67%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0
	230210
	50
	50.00
	1000
	5.00%
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	1小时
	0.01
	23020710
	50
	50.01
	3000
	1.67%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0
	230206
	50
	50.00
	1000
	5.00%
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	1小时
	0.05
	23021009
	50
	50.05
	3000
	1.67%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0
	230210
	50
	50.00
	1000
	5.00%
	达标

	
	11
	网格
	-156，375
	1654.00
	1小时
	6.08
	23021008
	50
	56.08
	3000
	1.87%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.28
	230210
	50
	50.28
	1000
	5.03%
	达标

	PM10
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	95%保证率日平均
	0.01318
	231221
	66
	66.01318
	120
	55.01%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00075
	平均值
	35
	35.00075
	60
	58.33%
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	95%保证率日平均
	0.01401
	231221
	66
	66.01401
	120
	55.01%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00081
	平均值
	35
	35.00081
	60
	58.33%
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	95%保证率日平均
	0.00636
	230117
	66
	66.00636
	120
	55.01%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00015
	平均值
	35
	35.00015
	60
	58.33%
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	95%保证率日平均
	0.00188
	230128
	66
	66.00188
	120
	55%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00005
	平均值
	35
	35.00005
	60
	58.33%
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	95%保证率日平均
	0.00349
	231001
	66
	66.00349
	120
	55%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00027
	平均值
	35
	35.00027
	60
	58.33%
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	95%保证率日平均
	0.00954
	231112
	66
	66.00954
	120
	55.01%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00045
	平均值
	35
	35.00045
	60
	58.33%
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	95%保证率日平均
	0.00158
	231118
	66
	66.00158
	120
	55%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00006
	平均值
	35
	35.00006
	60
	58.33%
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	95%保证率日平均
	0.00783
	231221
	66
	66.00783
	120
	55.01%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00038
	平均值
	35
	35.00038
	60
	58.33%
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	95%保证率日平均
	0.00056
	230422
	66
	66.00056
	120
	55%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00002
	平均值
	35
	35.00002
	60
	58.33%
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	95%保证率日平均
	0.00141
	230425
	66
	66.00141
	120
	55%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00004
	平均值
	35
	35.00004
	60
	58.33%
	达标

	
	11
	网格
	-156，-325
	1642.40
	95%保证率日平均
	0.1617
	231031
	66
	66.1617
	120
	55.13%
	达标

	
	
	
	56，475
	1640.50
	年平均
	0.01308
	平均值
	35
	35.01308
	60
	58.36%
	达标

	PM2.5
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	95%保证率日平均
	0.00677
	231221
	48
	48.00677
	60
	80.01%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00038
	平均值
	22
	22.00038
	30
	73.33%
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	95%保证率日平均
	0.00719
	231221
	48
	48.00719
	60
	80.01%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00041
	平均值
	22
	22.00041
	30
	73.33%
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	95%保证率日平均
	0.00326
	230117
	48
	48.00326
	60
	80.01%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00008
	平均值
	22
	22.00008
	30
	73.33%
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	95%保证率日平均
	0.00097
	230128
	48
	48.00097
	60
	80%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00003
	平均值
	22
	22.00003
	30
	73.33%
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	95%保证率日平均
	0.00179
	231001
	48
	48.00179
	60
	80%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00014
	平均值
	22
	22.00014
	30
	73.33%
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	95%保证率日平均
	0.0049
	231112
	48
	48.0049
	60
	80.01%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00023
	平均值
	22
	22.00023
	30
	73.33%
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	95%保证率日平均
	0.00081
	231118
	48
	48.00081
	60
	80%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00003
	平均值
	22
	22.00003
	30
	73.33%
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	95%保证率日平均
	0.00402
	231221
	48
	48.00402
	60
	80.01%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.0002
	平均值
	22
	22.0002
	30
	73.33%
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	95%保证率日平均
	0.00028
	230422
	48
	48.00028
	60
	80%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00001
	平均值
	22
	22.00001
	30
	73.33%
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	95%保证率日平均
	0.00071
	230425
	48
	48.00071
	60
	80%
	达标

	
	
	
	
	
	年平均
	0.00002
	平均值
	22
	22.00002
	30
	73.33%
	达标

	
	11
	网格
	-156，-325
	1642.40
	95%保证率日平均
	0.08303
	231031
	48
	48.08303
	60
	80.14%
	达标

	
	
	
	56，475
	1640.50
	年平均
	0.00672
	平均值
	22
	22.00672
	30
	73.36%
	达标

	HCl
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	1小时
	0.00266
	23040108
	10
	10.00266
	50
	20.01%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00011
	230401
	10
	10.00011
	15
	66.67%
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	1小时
	0.00088
	23040509
	10
	10.00088
	50
	20%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00005
	230405
	10
	10.00005
	15
	66.67%
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	1小时
	0.00136
	23040511
	10
	10.00136
	50
	20%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00016
	230405
	10
	10.00016
	15
	66.67%
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	1小时
	0.00093
	23040508
	10
	10.00093
	50
	20%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00007
	230405
	10
	10.00007
	15
	66.67%
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	1小时
	0.00111
	23040508
	10
	10.00111
	50
	20%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00005
	230403
	10
	10.00005
	15
	66.67%
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	1小时
	0.00099
	23040508
	10
	10.00099
	50
	20%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00004
	230405
	10
	10.00004
	15
	66.67%
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	1小时
	0.00075
	23040508
	10
	10.00075
	50
	20%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00004
	230401
	10
	10.00004
	15
	66.67%
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	1小时
	0.00057
	23040208
	10
	10.00057
	50
	20%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00002
	230402
	10
	10.00002
	15
	66.67%
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	1小时
	0.00055
	23040208
	10
	10.00055
	50
	20%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00003
	230402
	10
	10.00003
	15
	66.67%
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	1小时
	0.00087
	23040208
	10
	10.00087
	50
	20%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00006
	230401
	10
	10.00006
	15
	66.67%
	达标

	
	11
	网格
	144，-25
	1649.3
	1小时
	0.00615
	23040109
	10
	10.04529
	50
	20.09%
	达标

	
	
	
	144，75
	1628.8
	日平均
	0.00026
	230401
	10
	10.00595
	15
	66.71%
	达标

	硫酸
	1
	曾所村
	-464，143
	1658.05
	1小时
	1.34727
	23070808
	52
	53.34727
	300
	17.78%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.05614
	230708
	52
	52.05614
	100
	52.06%
	达标

	
	2
	小箐村
	-151，-1410
	1650.1
	1小时
	1.80365
	23050608
	52
	53.80365
	300
	17.93%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.07515
	230506
	52
	52.07515
	100
	52.08%
	达标

	
	3
	江口村
	1060，-320
	1649.08
	1小时
	2.62995
	23060608
	52
	54.62995
	300
	18.21%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.10958
	230606
	52
	52.10958
	100
	52.11%
	达标

	
	4
	田心村
	2139，1439
	1580.73
	1小时
	0.21085
	23072208
	52
	52.21085
	300
	17.40%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.00979
	230906
	52
	52.00979
	100
	52.01%
	达标

	
	5
	双龙村
	362，2073
	1585.47
	1小时
	1.61738
	23062308
	52
	53.61738
	300
	17.87%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.06739
	230623
	52
	52.06739
	100
	52.07%
	达标

	
	6
	大营村
	-1639，1706
	1643.52
	1小时
	1.03995
	23081908
	52
	53.03995
	300
	17.68%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.04333
	230819
	52
	52.04333
	100
	52.04%
	达标

	
	7
	代所村
	-1048，1005
	1667.47
	1小时
	1.3901
	23081908
	52
	53.3901
	300
	17.80%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.05792
	230819
	52
	52.05792
	100
	52.06%
	达标

	
	8
	梅花营村
	-1878，-53
	1655.51
	1小时
	0.64106
	23091408
	52
	52.64106
	300
	17.55%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.02671
	230914
	52
	52.02671
	100
	52.03%
	达标

	
	9
	老凹村
	-2244，-1395
	1747.99
	1小时
	0.39897
	23082208
	52
	52.39897
	300
	17.47%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.01735
	230822
	52
	52.01735
	100
	52.02%
	达标

	
	10
	弯子村
	-1219，-110
	1675.44
	1小时
	0.91336
	23091408
	52
	52.91336
	300
	17.64%
	达标

	
	
	
	
	
	日平均
	0.03885
	230814
	52
	52.03885
	100
	52.04%
	达标

	
	11
	网格
	-56,-25
	1613
	1小时
	26.78107
	23082208
	52
	78.78107
	300
	26.26%
	达标

	
	
	
	44,75
	1619.1
	日平均
	1.23916
	230928
	52
	53.23916
	100
	53.24%
	达标




[image: 预测值-NMHC-小时]
图5.2.6-1正常工况下NMHC小时浓度预测值等值线图
[image: 预测值-TVOC-8小时]
图5.2.6-2正常工况下TVOC-8小时浓度预测值等值线图
[image: 预测值-甲苯-小时]
图5.2.6-3 正常工况下甲苯小时浓度预测值等值线图
[image: 预测值-氨-小时]
图5.2.6-4 正常工况下氨小时浓度预测值等值线图
[image: 预测值-硫化氢-小时]
图5.2.6-5 正常工况下硫化氢小时浓度预测值等值线图
[image: 08-甲醇-小时平均]
图5.2.6-6 正常工况下甲醇小时浓度预测值等值线图
[image: 09-甲醇-日平均]
图5.2.6-7 正常工况下甲醇日均浓度预测值等值线图
[image: pm10-贡献值-日平均]
图5.2.6-8 正常工况下PM10-95%保证率日均浓度预测值等值线图
[image: pm10-贡献值-年平均]
图5.2.6-9 正常工况下PM10年均浓度预测值等值线图
[image: pm2.5-贡献值-日平均]
图5.2.6-10 正常工况下PM2.5-95%保证率日均浓度预测值等值线图
[image: pm2.5-贡献值-年平均]
图5.2.6-11 正常工况下PM2.5年均浓度预测值等值线图
[image: 氯化氢-日-预测值]
图5.2.6-12正常工况下氯化氢小时浓度预测值等值线图
[image: 氯化氢-小时-预测值]
图5.2.6-13 正常工况下氯化氢日均浓度预测值等值线图
[image: 硫酸-小时-预测值]
图5.2.6-14正常工况下硫酸小时浓度预测值等值线图
[image: 硫酸-日-预测值]
图5.2.6-15 正常工况下硫酸日均浓度预测值等值线图
由上表可以看出，所有关心点NMHC最大小时浓度预测值（曾所村，43.42%，2023年8月23日23点）均达到《大气污染物综合排放标准详解》推荐值要求，网格点最大小时浓度预测值（71.47%，坐标-56，-125）均达到《大气污染物综合排放标准详解》推荐值要求。
所有关心点TVOC最大8小时浓度预测值（曾所村，24.94%，2023年8月28日24点）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求，网格点最大8小时浓度预测值（55.64%，坐标-56，-125）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。
所有关心点甲苯最大小时浓度预测值（小箐村，4.94%，2023年2月11日23点）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求，网格点最大小时浓度预测值（31.28%，坐标-56，-325）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。
所有关心点氨最大小时浓度预测值（45.00%）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求，网格点最大小时浓度预测值（45.00%，坐标144，75）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。
所有关心点硫化氢最大小时浓度预测值（35.00%）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求，网格点最大小时浓度预测值（35.01%，坐标144，75）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。
所有关心点甲醇最大小时浓度预测值（代所村，1.68%，2023年2月1日8点）、最大日平均浓度预测值（5.00%）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求，网格点最大小时浓度预测值（1.87%，坐标-156，375）、最大日平均浓度预测值（5.03%，坐标-156，375）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。
所有关心点PM10最大日平均浓度预测值（小箐村，84.18%，2023年12月21日）、最大年平均浓度预测值（57.47%）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准要求。网格点95%保证率日平均浓度预测值（84.30%，坐标-156，-325）、最大年平均浓度预测值（57.49%，坐标56，475）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准要求。
所有关心点PM2.5最大日平均浓度预测值（小箐村，96.68%，2023年12月21日）、最大年平均浓度预测值（73.07%）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准要求。网格点95%保证率日平均浓度预测值（96.81%，坐标-156，-325）、最大年平均浓度预测值（73.09%，坐标56，475）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准要求。
所有关心点氯化氢最大小时浓度预测值（曾所村，20.01%，2023年4月1日8点）、最大日平均浓度预测值（20.00%），均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。网格点最大小时浓度预测值（20.09%，坐标144，-25）、最大日平均浓度预测值（66.71%，坐标144，75）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。
所有关心点硫酸最大小时浓度预测值（江口村，18.21%，2023年6月6日8点）、最大日平均浓度预测值（江口村，52.11%，2023年6月6日），均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。网格点最大小时浓度预测值26.26%，坐标-56，-25）、最大日平均浓度预测值（53.24%，坐标44，75）均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求。
[bookmark: _Toc8651]5.2.7新增污染源非正常排放1h平均质量浓度预测结果
非正常工况下，各污染因子排放预测结果详见下表，非正常排放时，穿心莲内酯生产有机废气处理的NMHC和TVOC和间氯过氧苯甲酸生产有机废气处理的NMHC和TVOC在最大落地浓度点超标，其余污染物最大落地浓度虽然能达标，但浓度贡献值大幅增加，会造成环境空气质量的下降。
[bookmark: _Ref11324]表5.2.7-1 非正常排放情况下1h平均质量浓度最大占标率
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值/（μg/m3）
	评级标准（μg/m3）
	占标率(%)
	达标情况

	穿心莲内酯生产

	NMHC
	曾所村
	1小时
	413.18
	2000
	20.66
	达标

	
	小箐村
	1小时
	223.96
	2000
	11.2
	达标

	
	江口村
	1小时
	124.75
	2000
	6.24
	达标

	
	田心村
	1小时
	12.89
	2000
	0.64
	达标

	
	双龙村
	1小时
	17.77
	2000
	0.89
	达标

	
	大营村
	1小时
	39.16
	2000
	1.96
	达标

	
	代所村
	1小时
	128.62
	2000
	6.43
	达标

	
	梅花营村
	1小时
	162.26
	2000
	8.11
	达标

	
	老凹村
	1小时
	8.16
	2000
	0.41
	达标

	
	弯子村
	1小时
	89.92
	2000
	4.5
	达标

	
	网格（144-25）
	1小时
	1078.10
	2000
	53.9
	达标

	TVOC
	曾所村
	1小时
	792.46
	1200
	66.04
	达标

	
	小箐村
	1小时
	429.55
	1200
	35.8
	达标

	
	江口村
	1小时
	239.28
	1200
	19.94
	达标

	
	田心村
	1小时
	24.72
	1200
	2.06
	达标

	
	双龙村
	1小时
	34.08
	1200
	2.84
	达标

	
	大营村
	1小时
	75.11
	1200
	6.26
	达标

	
	代所村
	1小时
	246.68
	1200
	20.56
	达标

	
	梅花营村
	1小时
	311.2
	1200
	25.93
	达标

	
	老凹村
	1小时
	15.66
	1200
	1.3
	达标

	
	弯子村
	1小时
	172.46
	1200
	14.37
	达标

	
	网格（144-25）
	1小时
	2067.75
	1200
	172.31
	超标

	间氯过氧苯甲酸生产

	NMHC
	曾所村
	1小时
	173.65
	2000
	8.68
	达标

	
	小箐村
	1小时
	137.79
	2000
	6.89
	达标

	
	江口村
	1小时
	213.44
	2000
	10.67
	达标

	
	田心村
	1小时
	7.4
	2000
	0.37
	达标

	
	双龙村
	1小时
	13.59
	2000
	0.68
	达标

	
	大营村
	1小时
	9.32
	2000
	0.47
	达标

	
	代所村
	1小时
	93.59
	2000
	4.68
	达标

	
	梅花营村
	1小时
	128.12
	2000
	6.41
	达标

	
	老凹村
	1小时
	0.2
	2000
	0.01
	达标

	
	弯子村
	1小时
	46.47
	2000
	2.32
	达标

	
	网格（144-25）
	1小时
	842.39
	2000
	42.12
	达标

	TVOC
	曾所村
	1小时
	318.45
	1200
	26.54
	达标

	
	小箐村
	1小时
	252.7
	1200
	21.06
	达标

	
	江口村
	1小时
	391.43
	1200
	32.62
	达标

	
	田心村
	1小时
	13.57
	1200
	1.13
	达标

	
	双龙村
	1小时
	24.92
	1200
	2.08
	达标

	
	大营村
	1小时
	17.09
	1200
	1.42
	达标

	
	代所村
	1小时
	171.63
	1200
	14.3
	达标

	
	梅花营村
	1小时
	234.96
	1200
	19.58
	达标

	
	老凹村
	1小时
	0.36
	1200
	0.03
	达标

	
	弯子村
	1小时
	85.22
	1200
	7.1
	达标

	
	网格（144-25）
	1小时
	1544.86
	1200
	128.74
	超标

	TSP
	曾所村
	1小时
	0
	900
	0
	达标

	
	小箐村
	1小时
	0
	900
	0
	达标

	
	江口村
	1小时
	0
	900
	0
	达标

	
	田心村
	1小时
	0
	900
	0
	达标

	
	双龙村
	1小时
	0
	900
	0
	达标

	
	大营村
	1小时
	0
	900
	0
	达标

	
	代所村
	1小时
	0
	900
	0
	达标

	
	梅花营村
	1小时
	0
	900
	0
	达标

	
	老凹村
	1小时
	0
	900
	0
	达标

	
	弯子村
	1小时
	0
	900
	0
	达标

	
	网格
	1小时
	0
	900
	0
	达标


[bookmark: _Toc4538]5.2.8大气环境防护距离
本项目大气评价等级定为一级，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.7.5要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.8.5要求“采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源（改建、扩建项目应包括全厂现有污染源）对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。厂界外预测网格分辨率不应超过50m。在地图上标注从厂界至起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。”
采用整个预测范围（5×5km范围）进行预测，评价范围内按照50m等取间距划分网格，共10201个点。具体预测数值如下：
表5.2.8-1 正常排放情况下主要污染物的短期贡献浓度分布一览表
	预测因子
	点名称
	点坐标
（x或r，y或a）
	地面高程
	浓度类型
	浓度增量（μg/m3）
	出现时间
（YYMMDDHH）
	评级标准（μg/m3）
	贡献值占标率（%）
	是否超标

	NMHC
	厂界外最大点
	-56，-125
	1627.8
	1小时
	669.46
	23083021
	2000
	33.47
	达标

	TVOC
	
	-56，-125
	1627.80
	8小时
	404.14
	23073008
	1200
	33.68
	达标

	甲苯
	
	-56，-325
	1657.5
	1小时
	61.82
	23030222
	200
	30.91
	达标

	氨
	
	144，75
	1628.80
	1小时
	0.0027
	23042403
	200
	0
	达标

	硫化氢
	
	144，75
	1628.80
	1小时
	0.0009
	23042403
	10
	0.01
	达标

	甲醇
	
	-156，375
	1654.00
	1小时
	6.08
	23021008
	3000
	0.2
	达标

	
	
	
	
	日平均
	0.28
	230210
	1000
	0.03
	达标

	PM10
	
	-156，-325
	1642.40
	日平均
	0.1617
	231031
	120
	0.13
	达标

	PM2.5
	
	-156，-325
	1642.40
	日平均
	0.08303
	231031
	60
	0.14
	达标

	HCl
	
	144，-25
	1649.3
	1小时
	0.04529
	23040511
	50
	0.09
	达标

	
	
	144，75
	1628.8
	日平均
	0.00595
	230403
	15
	0.04
	达标

	硫酸
	
	-56,-25
	1613
	1小时
	26.78107
	23082208
	300
	8.93
	达标

	
	
	44,75
	1619.1
	日平均
	1.23916
	230928
	100
	1.24
	达标


根据预测可知，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，同时厂界外大气污染物短期贡献浓度均小于环境质量浓度限值，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。
[bookmark: _Toc26390]5.2.9项目排放厂界影响分析
根据HJ2.2-2018“8.8.5.1采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本次所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布”。本次采用建成后项目建成后全厂排放的所有源，包括全厂有组织及无组织废气污染物对厂界的影响预测，以厂界线为预测范围，软件在项目区范围内设置5m步长的网格点（共计1377个网格点）进行预测，预测各正常工况下，项目排放的污染物在小时气象条件下厂界短期浓度，选取厂界四周12个点及最大网预测点采用贡献值进行评价，具体见下表：
表5.2.9-1 项目NMHC厂界监控点各污染物短期浓度值预测汇总表
	方位
	坐标
	浓度贡献值（mg/m3）
	厂界浓度标准（mg/m3）
	占标率%
	是否超标

	
	X
	Y
	
	
	
	

	厂界北1
	-9
	53
	0.14
	4
	7.09
	达标

	厂界北2
	1
	53
	0.16
	4
	7.8
	达标

	厂界北3
	31
	48
	0.1
	4
	5.19
	达标

	厂界东1
	41
	43
	0.28
	4
	14.02
	达标

	厂界东2
	31
	8
	1.4
	4
	69.87
	达标

	厂界东3
	36
	-22
	0.11
	4
	5.26
	达标

	厂界南1
	31
	-27
	0.33
	4
	16.52
	达标

	厂界南2
	11
	-27
	0.4
	4
	19.87
	达标

	厂界南3
	19
	-22
	1.29
	4
	64.47
	达标

	厂界西1
	-44
	-12
	0.18
	4
	9.14
	达标

	厂界西2
	-24
	13
	0.14
	4
	6.78
	达标

	厂界西3
	-14
	43
	0.15
	4
	7.54
	达标

	最大网格点（厂区内）
	16
	-32
	1.5
	4
	75.11
	达标



表5.2.9-2 项目氨厂界监控点各污染物短期浓度值预测汇总表
	方位
	坐标
	浓度贡献值（mg/m3）
	厂界浓度标准（mg/m3）
	占标率
	是否超标

	
	X
	Y
	
	
	
	

	厂界北1
	-9
	53
	0.000002
	1.5
	0.0001%
	达标

	厂界北2
	1
	53
	0.000002
	1.5
	0.0001%
	达标

	厂界北3
	31
	48
	0.000002
	1.5
	0.0001%
	达标

	厂界东1
	41
	43
	0.000001
	1.5
	0.0001%
	达标

	厂界东2
	31
	8
	0.000003
	1.5
	0.0002%
	达标

	厂界东3
	36
	-22
	0.000018
	1.5
	0.0012%
	达标

	厂界南1
	31
	-27
	0.000049
	1.5
	0.0033%
	达标

	厂界南2
	11
	-27
	0.000003
	1.5
	0.0002%
	达标

	厂界南3
	19
	-22
	0.000002
	1.5
	0.0001%
	达标

	厂界西1
	-44
	-12
	0.000001
	1.5
	0.0001%
	达标

	厂界西2
	-24
	13
	0.000001
	1.5
	0.0001%
	达标

	厂界西3
	-14
	43
	0.000001
	1.5
	0.0001%
	达标

	最大网格点（厂区内）
	36
	-12
	0.00005
	1.5
	0.0033%
	达标


表5.2.9-2 项目硫化氢厂界监控点各污染物短期浓度值预测汇总表
	方位
	坐标
	浓度贡献值（mg/m3）
	厂界浓度标准（mg/m3）
	占标率
	是否超标

	
	X
	Y
	
	
	
	

	厂界北1
	-9
	53
	0.000001
	0.06
	0.0017%
	达标

	厂界北2
	1
	53
	0.000001
	0.06
	0.0017%
	达标

	厂界北3
	31
	48
	0.000001
	0.06
	0.0017%
	达标

	厂界东1
	41
	43
	0.0
	0.06
	0.0000%
	达标

	厂界东2
	31
	8
	0.000001
	0.06
	0.0017%
	达标

	厂界东3
	36
	-22
	0.000006
	0.06
	0.0100%
	达标

	厂界南1
	31
	-27
	0.000016
	0.06
	0.0267%
	达标

	厂界南2
	11
	-27
	0.000001
	0.06
	0.0017%
	达标

	厂界南3
	19
	-22
	0.000001
	0.06
	0.0017%
	达标

	厂界西1
	-44
	-12
	0.0
	0.06
	0.0000%
	达标

	厂界西2
	-24
	13
	0.000001
	0.06
	0.0017%
	达标

	厂界西3
	-14
	43
	0.0
	0.06
	0.0000%
	达标

	最大网格点（厂区内）
	36
	-12
	0.000017
	0.06
	0.0283%
	达标


由上表的预测结果可知：项目生产过程中预测点NMHC最大值为0.15mg/m3，均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准中无组织排放监控限值。根据对厂区内VOCs的预测，预测结果小时浓度最大值为1.5mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中附录C中标准限值（NMHC≤10mg/m3）。项目生产过程中预测点NH3最大值为0.000049mg/m3，H2S最大值为0.000016mg/m3，均能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值。
5.2.10项目恶臭影响分析
项目恶臭主要来自污水处理站，污水处理站废水处理过程中会产生少量的氨和硫化氢，从而对周边环境产生一定的影响。项目污水处理站对周边环境恶臭影响分析如下：
（1）恶臭的强度
恶臭强度是指恶臭对人嗅觉的刺激程度。正常人对某种臭气能够勉强觉到的最低浓度称为该种臭气的嗅阈值。恶臭的强度不仅取决于其浓度，也取决于其嗅阈值。相同浓度的臭气，阈值越低臭味越强，参考《家畜粪便学》（上海交大出版社，1997），恶臭中的主要的组分氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺、二甲二硫醚、乙醛、苯乙烯等作为控制对象，并由专家组成的鉴定小组在无臭室内进行实验，得到了臭气6级强度和空气中恶臭物质浓度之间的关系见下表。
表5.2.11-1恶臭物质浓度与臭气强度的关系
	臭气强度（级）
	0
	1
	2
	2.5
	3
	3.5
	4
	5

	嗅觉感受
	无臭
	勉强感到臭
	易感到微弱臭味
	感到明显臭味
	较强臭
	强烈臭

	臭气名称
	浓度（×10-6）（ppm）

	氨
	＜0.1
	0.1
	0.6
	1
	2
	5
	1×10
	4×10

	甲硫醇
	＜0.0001
	0.0001
	0.0007
	0.002
	0.004
	0.01
	0.03
	0.2

	硫化氢
	＜0.0005
	0.0005
	0.003
	0.02
	0.06
	0.2
	0.8
	8

	甲硫醚
	＜0.0001
	0.0001
	0.002
	0.01
	0.04
	0.2
	0.8
	2

	二甲二硫醚
	＜0.0003
	0.0003
	0.003
	0.009
	0.03
	0.1
	0.3
	3

	三甲胺
	＜0.0001
	0.0001
	0.001
	0.005
	0.023
	0.07
	0.2
	3

	乙醛
	＜0.002
	0.002
	0.01
	0.05
	0.1
	0.5
	1
	1×10

	苯乙烯
	＜0.03
	0.03
	0.2
	0.4
	0.8
	2
	4
	2×1

	臭气名称
	浓度（mg/m3）

	氨
	＜0.070
	0.070
	0.417
	0.695
	1.391
	3.476
	6.953
	27.812

	硫化氢
	＜0.0007
	0.0007
	0.0042
	0.0278
	0.0834
	0.2781
	1.1125
	11.1247


（2）恶臭感受
本项目以AERSCREEN计算结果作为恶臭感受判定依据。根据AERSCREEN计算结果对比，结果如下表。




表5.2.11-2 项目污水处理站恶臭感受
	距离（m）
	臭气浓度（mg/m3）
	臭气感受

	污染物
	NH3
	H2S
	NH3
	H2S

	10
	1.50E-06
	5.00E-07
	无臭
	无臭

	50.0
	7.00E-07
	2.00E-07
	无臭
	无臭

	100.0
	5.00E-07
	2.00E-07
	无臭
	无臭

	200.0
	4.00E-07
	1.00E-07
	无臭
	无臭

	300.0
	4.00E-07
	1.00E-07
	无臭
	无臭

	400.0
	3.00E-07
	1.00E-07
	无臭
	无臭

	500.0
	2.00E-07
	1.00E-07
	无臭
	无臭

	600.0
	2.00E-07
	1.00E-07
	无臭
	无臭

	700.0
	2.00E-07
	1.00E-07
	无臭
	无臭

	800.0
	2.00E-07
	1.00E-07
	无臭
	无臭

	900.0
	1.00E-07
	0.00E+00
	无臭
	无臭


根据上表分析，项目污水处理站10m范围外就感受不到臭味，项目最近敏感点为侧风向390m处的曾所村，项目臭气对其影响不大。
[bookmark: _Toc21773]5.2.11项目大气污染物排放量统计
（1） 有组织污染物排放
表5.2.12-1 全厂大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度
（mg/m3）
	核算排放速率
（kg/h）
	核算年排放量
（t/a）

	1 
	DA001（穿心莲内酯）
	TVOC
	121.97
	1.8296
	5.5832

	2 
	DA001（喹啉酮）
	TVOC
	6.43
	0.0965
	0.0078

	3 
	DA001（羟氯喹侧链）
	苯系物
	31.2
	0.4679
	0.2292

	4 
	DA001（间氯过氧苯甲酸）
	TVOC
	135.28
	2.02.92
	0.497

	5 
	DA001（黄精提取物）
	颗粒物
	0.74
	0.0037
	0.003

	6 
	DA001（氢氧化铁蔗糖）
	颗粒物
	1.68
	0.0084
	0.0007

	7 
	DA001（复合碳源）
	TVOC
	2.27
	0.034
	0.0014

	8 
	DA001（氯化氢乙醇）
	TVOC
	0.30
	0.0045
	0.00018

	9 
	
	HCl
	0.33
	0.0049
	0.00020

	10 
	DA001（氯化氢二氧六环）
	TVOC
	0.15
	0.0022
	0.00009

	11 
	
	HCl
	0.18
	0.0026
	0.00011

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	TVOC
	6.0897t/a

	
	苯系物
	0.2292t/a

	
	颗粒物
	0.0037t/a

	
	HCl
	0.0003t/a


（2）无组织污染物排放
项目无组织排放量详见下表。
表5.2.12-2 大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量
（t/a）

	
	
	
	
	标准
	浓度限值（mg/m3）
	

	1 
	生产车间（穿心莲内酯）
	NMHC
	车间通风设施
	GB16297-1996
	4.0
	0.8271

	2 
	
	硫酸
	
	
	1.2
	0.009

	3 
	储罐区
	NMHC
	加强设备维护
	GB16297-1996
	4.0
	0.182

	4 
	污水处理站
	氨
	加强密闭
	GB14554-93
	1.5
	6.40E-06

	
	
	硫化氢
	加强密闭
	GB14554-93
	0.06
	2.10E-06

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	TVOC
	1.0091t/a

	
	氨
	6.40E-06t/a

	
	硫化氢
	2.10E-06t/a

	
	硫酸
	0.009t/a


（3）年排放量核算表
表5.2.12-3 大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	TVOC
	7.0988

	2
	苯系物
	0.2292

	[bookmark: _Toc535526128]4
	氨
	6.40E-06

	5
	硫化氢
	2.10E-06

	6
	颗粒物
	0.0037

	[bookmark: _Toc20357]7
	硫酸
	0.009

	8
	氯化氢
	0.0003


5.2.12项目运行期间大气影响分析小结
（1）正常排放情况下，所有环境空气保护目标和网格点各污染物最大小时浓度、日均浓度贡献值占标率均≤100%；最大年均浓度贡献值占标率≤30%。
（2）正常排放情况下，叠加在建项目浓度贡献值和现状浓度后，各污染在所有环境空气保护目标、网格点小时浓度预测值均能达到环境空气质量标准的要求。
（3）非正常排放条件下预测结果与正常排放预测结果具有一定程度升高，穿心莲内酯和间氯过氧苯甲酸生产有机废气处理的NMHC和TVOC，两种产品生产时TVOC最大落地浓度点超标，其余污染物最大落地浓度虽然能达标，但浓度贡献值大幅增加，对环境有一定的影响。故要加强运营期管理、设备维护，确保环保设备正常使用，杜绝非正常排放。
（4）根据预测计算，本项目废气污染物短期贡献浓度在厂界外无超标点，故无需设置大气环境防护区域。
（5）综上所述，项目选址及总图布置合理可行，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，废气总量控制满足环境管理要求，项目废气对外界环境影响可接受，所采取的废气治理措施是可行的。
[bookmark: _Toc10312]5.3运营期地表水环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc24689]5.3.1项目污水排放及评价分析
1、废水产生及排放情况
[bookmark: _Hlk100321956]项目实行雨污分流制，厂区屋顶及地面雨水由雨水管沟收集，经初期雨水沉淀池处理后，排入园区雨水管道。
项目营运期项目生产不同的产品，用排水量也不相同，产生的废水主要为生产废水和生活污水。无论何种产品生产，其相同的废水均有检验室废水、设备清洗废水、车间地面清洁废水和员工生活废水，不相同的废水为穿心莲、喹啉酮、黄精保健食品生产过程中产生的生产废水。
①穿心莲内酯生产废水
穿心莲内酯生产过程中产生的废水主要为溶剂回收、离心、层析和大孔树脂清洗产生的生产废水，其污染物主要为pH、CODcr、BOD5、SS、TP和氨氮，废水产生量为13.124m3/d，1574.8816m3/a进入厂区污水处理站处理，出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值，通过自建污水处理站处理达标后外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理。
②黄精保健食品生产废水
黄精保健品生产过程中生产废水为黄精蒸煮锅底水，其污染物主要为CODcr、BOD5、SS。排入污水处理站处理，出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值，通过自建污水处理站处理达标后外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理。
③喹啉酮生产废水
喹啉酮生产过程中的废水主要为结晶过滤、水洗、离心和溶剂回收产生的废水，其污染物主要为pH、CODcr、BOD5、SS、TP和氨氮，废水产生量为5.4035m3/d，54.0353m3/a进入厂区污水处理站处理，出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值，通过自建污水处理站处理达标后外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理。
④其他生产废水
根据生产物料平衡核算，羟氯喹侧链、间氯过氧苯甲酸、复合碳源、氯化氢乙酯、氯化氢二氧六环、3%消毒双氧水等6种产品生产不涉及自来水的使用，用水环节均为外购纯水，生产过程中，无废水产生。
其他生产废水为检验室废水、设备清洗废水、车间地面清洁废水，其污染物主要为pH、CODcr、BOD5、SS、TP和氨氮，废水产生量为1.35m3/d，进入厂区污水处理站处理，出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值，通过自建污水处理站处理达标后外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理。
⑤生活废水
项目劳动定员15人，厂区内不提供饮食和住宿。生活污水产生量为0.132m3/d（40.128m3/a），通过研发楼化粪池处理后进入厂区污水处理站，达标后排入园区污水管网，最终进入易门县污水处理厂。
2、环境影响识别与评价因子筛选
根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）环境影响因素识别要求，本项目为水污染影响型建设项目。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），筛选本项目评价因子主要为项目废水涉及的水污染物，即CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、粪大肠杆菌等。
3、评价等级判定
建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，本项目为水污染影响型建设项目，其评价等级判定见下表所示。
表5.3.1-1水污染型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	—


项目生产、生活废水通过自建的污水处理设施处理达标后，外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理。本项目污水处理站出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值。
因此，根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ2.3-2018）中判定，本项目地表水评价等级为三级B，主要分析项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，以及依托污水处理设施的环境可行性评价。项目生产废水处理站工艺的可行性、出水水质的达标性内容在6.2.2章节进行分析。
4、评价范围确定
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）5.3三级B评价，项目评价范围应满足应符合以下要求：①满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；②涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。
5、环境现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）5.3：“水污染影响型三级B评价项目，可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征水污染物。”经调查，本项目不涉及有毒有害的特征水污染物的排放，项目废水处理设施情况分析详见下表。
表5.3.1-2  项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	名称
	工艺
	
	
	

	综合废水
	CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN
	市政管网
	连续
	化粪池、污水处理站
	——
	DW001
	符合
	企业总排


[bookmark: _Toc24527]5.3.2项目污水进入市政污水处理厂的可靠性分析
项目位于云南易门产业园区曾所片区，属于易门北控环保水务有限公司污水处理厂纳污范围。易门北控环保水务有限公司，位于易门县龙泉镇曾所村附近，总占地面积约30亩，规划总处理能力为2万吨/日，分2期建设，其中一期工程1万吨/日，二期工程1万吨/日，一期工程于2009年9月开始建设，2010年10月建成，2011年4月开始试运行，2011年10月1日正式开始商业运营，处理工艺采用具备除磷脱氮功能的改良SBR工艺(CASS工艺)。设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的B标准。2018年4月25日，根据云南省住房和城乡建设厅和云南省环保厅下发《关于加快推进全省城镇污水处理设施提标改造工作的通知》的要求，全省范围内的污水处理厂需完成提标改造工作，保证出水标准达到一级A标准，因此，易门县污水处理厂需提标改造。为此，2019年易门县污水处理厂进行提标改造，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，并新建污水收集管网共计20.59km。在原有工艺基础上增加“高效沉淀池+纤维转盘滤池过滤工艺”。易门北控环保水务有限公司污水处理厂尾水经管径DN600、长度约为50m尾水排放管排入三五大沟，最终于下江口村附近汇入扒河，排污口坐标为E102º12′35.43″，N24º39′53.22″。
2024年5月，云南易门产业园区管理委员会委托云南协同环保工程有限公司编制《云南易门产业园区大椿树片区、曾所片区污水依托易门县污水处理厂可行性评估报告》，该报告于2024年5月25日顺利通过专家组评审。报告明确：从水质、水量匹配性分析，云南易门产业园区大椿树片区、曾所片区生产及生活污水依托易门县污水处理厂集中处置具备可行性。此外，本项目已取得易门北控环保水务有限公司污水接纳批复复函（详见附件19），同意项目废水经自建污水处理站预处理，稳定达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2标准限值后，排入市政污水管网进入其污水处理厂深度处理，本项目废水排放属于间接排放。
根据工程分析本项目，项目生产不同的产品，总排水量也不相同，污水排放量在1.482m3/d～14.606m3/d，易门北控环保水务有限公司污水处理厂现状总负荷量为89%，有足够容量接纳本项目废水。项目生产废水进入厂区污水处理站处理，出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值，该标准与易门北控环保水务有限公司污水处理厂入水标准为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，标准限值对比如下表所示：
表5.3.2-1   项目出水水质与《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准对比
	类别
	项目（mg/L）

	
	SS
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	色度
	TP

	《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值
	50
	100
	20
	15
	64
	0.5

	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准
	400
	500
	350
	45
	50
	8


通过上表对比结果，项目出水水质完全满足易门北控环保水务有限公司污水处理厂纳污水质要求。不会对该污水处理厂的处理负荷产生较大影响，不会造成易门北控环保水务有限公司污水处理厂的处理效果降低。
易门北控环保水务有限公司污水处理厂位于本项目南侧50m，项目周边污水管网已经完善，通过工业园区现有污水管网即可排入易门北控环保水务有限公司污水处理厂（详见附图10）。综合分析，项目区污水可以接入易门北控环保水务有限公司污水处理厂的市政污水管网。所以，项目废（污）水纳入易门北控环保水务有限公司污水处理厂是可行的。
[bookmark: _Toc23702]5.3.3废水非正常排放影响分析
本项目生产过程中产生废水量波动较大，根据工程分析，项目生产不同的产品，用排水量也不相同，污水排放量在1.482m3/d～14.606m3/d，生产废水中CODcr浓度较高，一旦项目污水站出现故障，势必造成污水处理效率下降，影响污水处理站出水水质，最终不能达到出水水质要求。
为防止非正常排放，项目厂区内设置的事故池容积为220m3（后续环境风险章节会对其容量进行校核），进入厂区污水处理站平均综合废水最大量为14.606m3/d，若污水处理站发生非正常现象，废水先排入事故水池，项目事故水池容积为220m3，完全可以收纳项目污水处理过程中非正常条件所产生的废水，故项目非正常情况废水可控制在厂区内，对易门北控环保水务有限公司污水处理厂及周边的三五大沟和扒河无隐患风险。待恢复正常生产后，将事故水池中的水逐步泵入污水处理站深度处理系统处理达标后才能外排工业园区污水管网，这样可消除非正常废水外排对周围环境的影响。
[bookmark: _Toc24139]5.3.4初期雨水环境影响分析
为最大程度减少项目生产对周边地表水的影响，计划对初期雨水收集，主要为厂区内建筑区域收集，污染的初期雨水需进行分流收集妥善处理。项目设置1个雨水收集池；收集前15min的初期雨水，收集沉淀后逐步进入项目污水处理站处理；根据工程分析计算，雨水量为：80.53L/s，收集前15mim的雨水，收集量约为：72.48m3/次；考虑到一定的容量，初期雨水收集池的容积总量为90m3，建设于项目区的南侧厂界附近。
后期雨水经雨水管道排入工业园区雨水管道，厂区内路面雨水汇集后经雨水口排入厂区雨水管道，最终排入工业园区雨水管网，最终汇入三五大河。
[bookmark: _Toc69573811][bookmark: _Toc30466]5.3.5地表水环境影响评价结论
[bookmark: _Hlk101217999]综上所述，项目区内实行雨污分流，废水实行清污分流处理，项目生产废水进入厂区污水处理站处理，出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值，通过自建污水处理站处理达标后，外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理；项目生活废水通过研发楼化粪池处理后进入厂区污水处理站，达标后排入园区污水管网，最终进入易门县污水处理厂。项目生产生活废水可实现达标间接排放。项目废水均能做到合理收集、合理处理，且间接排放方式合理可行，对周边地表水环境影响较小。
[bookmark: _Toc396]5.4地下水环境影响分析
[bookmark: _Toc6481]5.4.1项目所在地水文地质条件
5.4.1.1地质概况
（1）区域地层
根据《玉溪幅（G-48-[31]）1/20万区域水文地质普查报告》、《昆明幅（G-48-XXV）1/20万区域水文地质普查报告》及易门县1:5万区域地质资料，易门县区地层出露有基底元古界昆阳群（Pt2）、下震旦系澄江组（Zac）、覆盖层中生界（T3-E）、第四系地层等。元古界昆阳群（Pt2）基底地层为一套滨海⁓浅海相的砂泥质、含泥质碳酸盐、含碳酸盐砂泥质建造，从西到东地层由新到老，分别出露有柳坝塘组（Pt2lb）、绿汁江组（Pt2lz）、鹅头厂组（Pt2e）、落雪组（Pt2l）、因民组（Pt2y）、美党组（Pt2m）、大龙口组（Pt2d）、黑山头组（Pt2hs）、黄草岭（Pt2hc）。下震旦系澄江组（Zac）出露于易门县六街地区。中生界（T-E）覆盖层统称为“滇中红层”，分布于易门县十街、浦贝等地区。
表5.4.1-1易门县区域地层特征表

	地质时代
	地层
代号
	主要岩性
	厚度（m）

	界
	系
	统
	群
	组
	
	
	

	新生界
	第四系
	全新统
	
	
	Q
	冲积、冲洪积砂砾石层，湖底粘土、淤泥夹砂砾螺蛳壳层。
	0⁓163

	
	上第三系
	
	
	
	N
	灰岩、灰白色泥质粉砂岩，砾岩夹含砾粗砂岩及褐煤。
	36⁓288

	
	下第三系
	
	
	
	E
	粘土岩夹粉细砂岩及褐煤，半成岩。
	>395

	中生界
	白垩系
	
	
	
	K
	钙质砾岩、粉细砂岩、钙质泥岩夹泥灰岩。
	410⁓629

	
	侏罗系
	中统
	
	张河组
	J2z
	紫红色泥岩夹粉砂质泥岩，粉砂岩，泥灰岩，底部为砂砾岩
	773⁓1630

	
	
	下统
	
	冯家河组
	J1f
	钙质粉砂岩、泥岩、钙质泥岩，泥灰岩、灰岩夹粉⁓细砂岩
	518⁓1300

	
	上三叠系
	上统
	
	舍资组
	T3s
	浅黄、灰白色中粒长石石英砂岩，黑色泥质灰岩，粘土岩。
	469⁓1136

	
	
	
	
	干海子组
	T3g
	细粒石英砂岩，粘土质石英粉砂岩，水云母粘土岩夹煤线。
	252

	
	
	
	
	普家村组
	T3p
	浅灰色、黄色粉砂岩夹页岩，泥岩。
	225

	元古界
	下震旦系
	
	
	澄江组
	Zac
	紫灰、紫红色砾岩及粗粒长石石英砂岩、细砂岩，页岩，砾岩
	270⁓1890

	
	前震
旦系
	
	昆阳群
	柳坝塘组
	Pt2lb
	板岩夹变质砂岩，底癌夹砾岩。
	256

	
	
	
	
	绿汁江组
	Pt2lz
	灰、浅灰色白云岩，夹板岩，泥灰岩。
	1500

	
	
	
	
	鹅头厂组
	Pt2e
	板岩为主，间夹石灰岩、白云岩、千枚岩，砂岩。
	>1560

	
	
	
	
	落雪组
	Pt2l
	含铜白云岩。
	220⁓401

	
	
	
	
	因民组
	Pt2y
	板岩夹少旺砂岩，泥质白云岩。
	374

	
	
	
	
	美党组
	Pt2m
	板岩、变质粉砂岩夹灰岩透镜体。
	>1300

	
	
	
	
	大龙口组
	Pt2d
	石灰岩夹薄层泥质灰岩，中至厚层状石灰岩。条带状灰岩，微纹状炭质石灰岩。
	290⁓1232

	
	
	
	
	黑山头组
	Pt2hs
	晶屑岩屑层凝灰岩及鸭蛋绿色泥灰岩，薄至中厚层状石英岩，石英粉砂岩及黑色板岩
	1587⁓3508

	
	
	
	
	黄草岭组
	Pt2hc
	黑色板岩，粉砂质板岩，千枚岩夹粉砂岩、砂岩。
	456⁓774


（2）区域地质构造
易门所在区域上属于扬子准地台～川滇台背斜～武定-石屏隆断束区，晋宁运动使该区隆起，中元古界发育了冒地槽型的类复理石建造和碳酸盐岩建造，形成了扬子准地台褶皱基底，并伴随中酸性岩浆活动和低温区域动力变质作用。中生代沉降明显，昆阳群褶皱基底之上直接覆盖了侏罗系-中始新统的巨厚红色碎屑建造和含盐建造，地层层序不全，出现较多的间断。
根据《云南第四纪活动断裂分布图》可知，易门附近分布的断裂主要为汤郎-易门断裂（F56）、元谋-绿汁江断裂（F58）、楚雄-化念断裂（F69）等。区域地质构造图见图5.2.2-1。
汤郎-易门断裂（F56）：为断裂带之主干断裂，呈近南北向单条连续延伸。北起汤郎，向南经发窝、插甸街、滑坡，到上营后顺罗茨盆地东缘过羊街、界牌、禄脿，再沿二街谷地东侧延伸，至易门龚家营附近截止，省内出露长约170km。断裂总体走向近南北，倾向以西为主，倾角一般在70°左右，最大85°。断裂属于晚更新世活动断裂。
元谋-绿汁江断裂（F58）：北起姜驿北，向南经盐水井、过金沙江到龙街、沿元谋盆地东缘到羊街、段家坡、杞木塘，然后顺鸡冠山和三家厂大山的西麓到小木奔，与西北向楚雄-化念断裂复合归并，全长约260km，总体走向近南北，倾向东，倾角较陡，一般为60°-80°，显左旋平移的逆冲性质。断裂属于晚更新世活动断裂。
楚雄-化念断裂（F69）：北西起于楚雄盆地以西的詹家屯附近，向南东经楚雄盆地西南缘、山咀子、草堵、大庄沙甸街、小木奔西、富良棚、化念盆地东缘，于法土山附近交于东西向断层。长约140km，总体走向320°-350°，倾向北东，倾角大于58°。断裂沿走向在平面上呈微波状弯曲，且连续性较差，常被横断层错移。断裂属于早-中更新世断裂。
5.4.1.2区域水文地质条件
（1）地下水类型及含水层组
根据《区域水文地质普查报告-昆明幅》、《区域水文地质普查报告-玉溪幅》中的水文地质资料可知，园区周边地下水类型主要为大龙口组岩溶水，其次为呈条带状分布的美党组地层裂隙水，在盆地、谷地分布有第四系的孔隙水，区域水文地质图见附图6。现将区域地下水类型分述如下：
①岩溶水：赋存于昆阳群大龙口组（Pt2d）地层中，地层岩性主要为灰岩、夹蠕条状灰岩、泥灰岩和藻灰岩，岩溶发育强。地下水径流模数为15-22L/s·km2，单位涌水量为3-16L/s，泉流量Q为23-301L/s，富水性强。
②裂隙水：呈条带状分布，赋存于昆阳群美党组（Pt1m）地层中，地层岩性主要为板岩、砂板岩。地下水径流模数为1-4L/s·km2，单位米涌水量为0.08-0.8L/s，泉流量Q为0.4-2L/s，富水性中等。
③孔隙水：赋存于新生界第四系（Q4al）地层中，地层岩性主要为砾石、砂、粘土，其下伏岩溶水。地下水径流模数小于5L/s·km2，单位米涌水量小于1L/s，泉流量Q为0.1-1L/s，富水性较弱-中等。
（2）富水块段
根据《1:20万综合水文地质图-昆明幅》可知，园区周边由北向南依次展布旧县-柏树村溶蚀-潜流并迭谷地地下水富水块段（Ⅸ22）、韩所-双龙村溶蚀承压流谷地地下水富水块段（Ⅶ24）、易门县溶蚀潜流坡地地下水富水块段（Ⅶ23）。
旧县-柏树村溶蚀-潜流并迭谷地地下水富水块段（Ⅸ22），双层结构，下部主要为大龙口组（Pt1d）碳酸盐岩含水层组，岩溶发育且均匀，含水丰富，一般为承压水，上部为第四系冲积洪积河床相砂砾石含水层层组，以潜水为主，有埋藏浅、水量丰富、补给条件好、开采方便等特点。
易门县溶蚀潜流坡地地下水富水块段（Ⅶ23），含水层岩性为大龙口组（Pt1d）灰岩，富水性强，其径流模量为19.46L/s·km2，泉水流量为17-613L/s。由北侧的岩溶水径流补给，岩溶水的水力坡降一般＞0.005，水动力状态及赋存条件为管状缓变流-缓慢流，动态较稳定。在富水块段北侧，易门县城北缘地带有泉水出露，泉水一般具有承压性。
韩所-双龙村溶蚀承压流谷地地下水富水块段（Ⅶ24）属于溶蚀承压流谷地型，含水层岩性为大龙口组（Pt1d）灰岩，富水性强，其径流模量为23.41L/s·km2，泉水流量为7-382L/s。由北侧的岩溶水径流补给，富水块段内地下水在双龙村受到昆阳群美党组（Pt1m）地层的阻挡，出露成泉，泉水具有承压性。
（3）地下水补给、径流、排泄条件
根据《1:20万综合水文地质图-昆明幅》可知，以易门盆地北缘（梨园村）低缓溶蚀谷坡型岩溶水为例，本区为低缓溶蚀坡谷型中的灰质岩亚型，在垂向上岩溶发育划分为两个带，Af带岩溶发育强而不均一、富水性一般较弱或不均匀的溶洞、大溶隙带，称“不均一的强岩溶发育带”，多分布在补给区。发育深度（带底深度）约为50m，该带位于岩溶坡立谷区，地下水以岩溶管道水为主，呈管状急变流。C带岩溶发育弱而不均一、富水性弱的稀散溶隙带，称“不均一的弱岩溶发育带”，各水动力域均有分布。发育深度（带底深度）约大于100m，该带位于溶蚀洼地（径流排泄区），地下水以溶隙水为主，呈管状缓变流—缓慢流。
[image: ]
1.泉分子为编号分母为长观流量（升/秒）2.钻孔编号 3.地下水位及流向 4.钻孔中水位 5.钻孔单位涌水量（升/秒·米） 6. Ⅶ23易门县溶蚀潜流坡地富水块段
图5.4.1-1易门盆地北缘（梨园村）低缓溶蚀谷坡型岩溶水文地质结构模式图
岩溶地下水在补给、径流区由于存在地下水动力条件差异，所以岩溶地下水分带及埋深也有区别。根据云南省有色地质局308队在大椿树—双龙村溶蚀洼地内勘察施工的水文地质资料：钻孔岩芯节理裂隙发育，岩溶多发育溶孔、溶隙等，无大规模的落水洞，漏斗等垂直发育的岩溶，且岩溶发育深度已低于当地侵蚀基准面标高，存在深岩溶带，但岩溶发育较弱，规模小。地下水以溶隙水为主，呈管状缓变流—缓慢流。根据1:20万昆明幅《区域水文地质普查报告》资料统计：在溶蚀洼地（地下水径流—排泄区）地下水垂直渗透带深度一般0-30.0m，季节变动带枯水期地下水位埋深40.0—42.0m，降水期地下水位埋深24m，地下水位动态变化达16.0—18.0m，动态变化较大，枯水期地下水位埋深以下为水平变动带（见下图：地下水位垂直变化动态图）。
综上所述，昆阳群美党组地层作为大龙口组岩溶水相对隔水层。岩溶水总体上与地表径流方向一致，向盆地、谷地径流，补给旧县-柏树村溶蚀-潜流并迭谷地地下水富水块段（（Ⅸ22）、易门县溶蚀潜流坡地地下水富水块段（Ⅶ23）、韩所-双龙村溶蚀承压流谷地地下水富水块段（Ⅶ24）。由于岩溶深部储水空间以溶隙为主，向深部发育有限，同时受到美党组及上伏第四系相对隔水层阻隔，岩溶地下水在六街谷地盆缘、易门盆地北缘地带、双龙村、下江口一带，以泉的形式排泄于地表。
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图5.4.1-2 地下水位垂直变化动态图
[bookmark: _Toc19333]5.4.2评价区水文地质条件调查与分析
5.4.2.1评价区水文地质概况
项目区位于云南易门产业园区曾所片区，根据区域水文地质资料可知，项目区处于易门盆缘曾所水文地质单元，项目区范围内地下水类型主要为孔隙水，其主要接受大气降雨补给。
根据区域水文地质条件、地形地貌、地层界线、断层、河流、地下水流向等确定地下水环境的调查评价范围，项目区域属于易门盆缘曾所水文地质单元Ⅴ，该区域大龙口组灰岩部分出露地表，西侧下伏美党组地层，美党组地层风化裂隙水下渗补给大龙口组灰岩有限，北侧以山脊线为界（双龙大小龙潭水文地质单元边界），东西两侧以山谷为界，南侧以易门盆缘发育的三五大河为界。区域地下水向易门盆地、扒河河谷排泄，以泉出露地表，东侧分布下江口龙潭寺泉。
为了解项目区及周边范围内的地下水类型、含水层岩性、地下水补径排条件、地下水环境敏感性等水文地质条件，在对区域进行普查的基础上，选择代表性地点为水文地质勘查点进行调查分析。在现场调查过程中，走访调查周边水井、泉点、地下水监测井及其使用功能，以分析项目区及周边调查区范围内的水文地质条件。
5.4.2.2地质条件
根据1:20万《区域水文地质普查报告》资料以及昆明工程勘察公司2025年11月出具的《易门科沃药业有限公司年产400吨中药材提取扩建项目岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》，结合现场野外调查结果，描述如下：
（1）场地岩性构成
场地位于澄江构造断陷盆地地貌区，经已有资料及本次勘察钻孔揭露表明，勘察深度范围内地基土层由第四系人工素填土（Q4ml）、向下为残坡（Q4el+dl）黏土，底部为前震旦大龙口组（Pt2d）灰岩。根据场地地基土层的工程特性，结合野外编录及室内土工试验结果综合分析，按《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）（2009年版）第3.2条、3.3条及附录A表A.0.3分类原则执行，场区岩土层共分三个主层（岩土层编号按由上至下顺序编号），从上至下分别描述如下：
第①层：素填土（Qml）
灰黄、褐黄色，稍湿，松散状，以粘性土砂石土为主，层顶为耕植土，填土来源于拟建场地及周边建筑开挖回填形成，回填年限约5年。稍经碾压，固结较差。揭露层厚1.20～2.30米，平均层厚1.65米，层顶为地表，全场区分布。
第②层：黏土（Q4el+dl）
褐黄色、灰黄色及褐红色，硬塑状，湿，切面稍光滑，韧性及干强度中等。压缩模量Es1-2平均值8.05Mpa，压缩系数a1-2为0.22Mpa-1，属中压缩性土。无摇振反应，干强度高，韧性好。揭露层厚7.30～15.50米，平均层厚11.27米，层顶埋深1.20～2.30米。全场区分布。
第③层：强风化灰岩（Pt2d）
灰色，深灰色，岩体极破碎，岩芯呈碎块状、砂砾状及块状，干钻无法钻进，岩体结构面以层面及裂隙为主，结构面结合程度差，岩体结构类型为散体状结构；属较硬岩类，风化较激烈岩体极破碎，岩石基本质量等级为Ⅴ级。该层地基土不具软化性和崩解性，遇水不易软化，不易崩解，开挖后裸露地表不会加剧风化。揭露层厚3.40～13.00米，平均层厚7.74米，层顶埋深8.80～17.60米，拟建场地全场区连续分布。
（2）场区含水层与隔水层
将评价区域内地层划分为松散岩类孔隙水。为第四系残坡积层（Qel+dl）含碎石粘土，土体结构较松散，力学强度低，且有较高的压缩性。主要分布于第四系（Qel+dl）松散覆土层之中，岩性以粉质黏土为主。由于项目区地处山脉分水岭地段、富水性弱，受季节控制明显。
根据《易门科沃药业有限公司年产400吨中药材提取扩建项目岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》，钻孔揭露表明，场区地基土层中第②层属相对隔水层，第①层均属孔隙透水层，第③层属裂隙透水层，场地地势高差大，利于地表水排泄，勘察期间出现降雨天气，第①层地基土中未储存有上层滞水。拟建场地地势较高，在钻孔揭露深度范围内未见地下水，在钻孔揭露深度范围内各地基土层均不含地下水。
5.4.2.3区域地下水补给、径流及排泄条件
（1）地下水补给
区域地下水补给途径主要包括大气降水入渗补给及地表径流汇入补给。受地形地貌、含水介质条件控制，各地下水系统不同地段补给条件差异显著。项目区上部第四系覆盖层岩性以黏土为主，夹少量碎石，能够直接接受大气降水垂直入渗补给；下伏中元古界昆阳群美党组（Pt2m）、大龙口组（Pt2d），地层出露或埋深较浅区域同样可直接接受大气降水垂直入渗补给。
结合高程地理分析、水文情势等情况分析，项目区属于扒河汇水区。扒河属元江—红河流域，为绿汁江一级支流，地势北高南低，扒河发源于易门县与禄丰县交界的老黑山东北麓，干流由北向南流经小街、柏树、江口、苗茂，蜿蜒南下至着母旧村转流向西于土库房村下1km汇入绿汁江，全长110.4km，平均坡度0.95%，年平均流量3.54m3/s，最枯流量0.019m3/s。
（2）地下水径流
区域内地下水含水层介质主要为第四系孔隙含水层，地下水分水岭与地表水分水岭基本一致，径流区与补给区基本一致，接受大气降雨面状补给后沿冲洪积层由西北向东南方向径流，补给下游地下水。
（3）地下水排泄
地表水、地下水由地势较高的北侧向地势较低的南侧径流排泄，地下水主要靠大气降雨入渗补给。地表水、地下水由地势较高的西北侧向地势较低的南东侧扒河方向径流排泄，地下水排泄方式以大气蒸发和地下径流为主。项目场地南侧约138m处分布地表水体三五大河，该水体坐落于区域地下水径流排泄区，为场区地下水下游基准排泄边界；场区浅层潜水以三五大河为最终排泄归宿，场地地下水与三五大河地表水存在密切水力联系，地下水整体自场地向三五大河单向径流补给河道。
5.4.2.4地下水水位、水温、地下水化学类型
（1）地下水水位
本次评价对评价区内为易门县污水处理厂监控井W4、曾所村民井W5、下井口村民井W6、下江口龙潭寺龙潭W7、云南康贝特生物科技有限公司旁农户灌溉井W8，其中曾所村民井W5、下井口村民井W6、下江口龙潭寺龙潭W7增加水位监测点，各监测点均属于裂隙孔隙水，含水层为第四系冲洪积层，地下水流场为地势较高的西北侧流向地势较低的东南侧，评价区地下水流场整体呈西北—东南向，各监测点地下水水位见下表。
表5.4.4-1   各监测点地下水水位信息表
	编号
	监测点位
	坐标
	高程（m）
	水位（m）
	水位高程（m）

	W4
	易门县污水处理厂监控井
	E:102°12′28″、N:24°39′58
	1553.7
	76.1
	1477.6

	W6
	曾所村民井
	E:102°12′05″、N:24°40′11″
	1552.6
	22
	1530.6

	W7
	下江口村民井
	E:102°13′21″、N:24°39′55″
	1548.74
	69.2
	1479.54

	W8
	下江口龙潭寺龙潭
	E:102°13′12″、N:24°40′01″
	1499.99
	0
	1499.99

	W9
	云南康贝特生物科技有限公司旁农户灌溉井
	E:102°12′51″、N:24°40′24″
	1568.2
	13
	1555.2
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图5.4.4-1区域地下水流场
（2）地下水水温及化学类型
地下水化学类型分类方式有很多，目前苏联分类法、阿廖金分类法和舒卡列夫分类方法较为常用，其中舒卡列夫分类方法应用最为广泛。本次评价采用舒卡列夫方法进行地下水化学分类。各地下水监测井八大离子Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+监测结果详见4.3.3章节。根据地下水八大离子（K+合并到Na+），将摩尔分数大于25%的阴离子和阳离子进行组合，可划分成不同化学类型地下水。评价区域地下水化学类型判定详见下表。
表5.4.4-2   评价区地下水化学类型表
	监测点
	W4
	W5
	W6
	W7
	W8

	阴离子
	（当量浓度mmol/L）
	HCO3-
	4.392
	1.345
	3.802
	4.105
	2.925

	
	
	Cl-
	1.344
	0.645
	1.241
	0.804
	1.076

	
	
	SO42-
	1.035
	0.176
	0.563
	1.471
	1.385

	
	
	CO32-
	0
	0
	0
	0
	0

	阳离子
	（当量浓度mmol/L）
	K+
	0.765
	0.088
	0.068
	0.058
	0.173

	
	
	Na+
	1.893
	0.650
	1.250
	0.896
	1.215

	
	
	Ca2+
	3.992
	1.362
	3.977
	4.798
	3.972

	
	
	Mg2+
	0.852
	0.277
	1.000
	1.209
	0.557

	阴离子
	总和
	6.771
	2.166
	5.606
	6.380
	5.386

	阳离子
	总和
	7.502
	2.378
	6.295
	6.961
	5.918

	阴离子
	（百分比含量）
	HCO3-
	64.87%
	62.13%
	67.82%
	64.34%
	54.31%

	
	
	Cl-
	19.85%
	29.76%
	22.14%
	12.60%
	19.98%

	
	
	SO42-
	15.28%
	8.10%
	10.05%
	23.06%
	25.71%

	
	
	CO32-
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%

	阳离子
	（百分比含量）
	Na++K+
	35.43%
	31.04%
	20.94%
	13.70%
	23.46%

	
	
	Ca2+
	53.21%
	57.30%
	63.18%
	68.93%
	67.12%

	
	
	Mg2+
	11.35%
	11.66%
	15.88%
	17.37%
	9.42%

	水化学类型
	HCO3-—Ca
	HCO3-—Ca
	HCO3-—Ca
	HCO3-—Ca
	HCO3-—Ca


由上表可知，评价区地下水中阴离子以HCO3-为主，阳离子以Ca2+为主，地下水化学类型主要为HCO3-Ca型水。区域以裂隙孔隙层间水为主，一般径流途径短，地下水径流循环交替较强烈，根据地下水环境现状监测结果，各监测点水质均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，无超标情况。评价区内地下水水化学类型较单一，主要为HCO3-Ca型水，水温一般10~15℃，pH值一般7.2~8.0。
[bookmark: _Toc10575][bookmark: _Hlk38545744]5.4.3项目所在区域地下水开发及污染源调查
（1）泉点、暗河出露情况
根据现场踏勘及走访，评价区内未见泉点及地下暗河出露点。
（2）地下水开发利用情况
根据现状调查、《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》以及相关资料调查，项目评价范围内，曾所村、江口村及其余当地居民饮用水为市政自来水管网，其中曾所村、江口村地下水井主要用于灌溉，无饮用功能，项目的建设对周边居民饮用水影响不大。
（3）地下水污染源现状
根据资料收集和现场调查，评价区内工业企业分布较多，主要工业污染源为生物医药加工、绿色食品企业和污水处理等，在项目环评中已经对危化品储存点、生产车间、固废临时堆场、污水处理等环节提出了地下水防治措施。
另外规划区内现有污染源包括生物医药加工、绿色食品企业和污水处理等，生活垃圾均有规范的收集设施，并且环卫部门定期清运处置，对地下水影响不大。根据地下水现状监测结果来看，各项指标均能达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
根据园区产业布局，入园企业除生活污水（pH、SS、氨氮、CODCr、BOD5等）外，特殊污染物包括石油类等。园区岩体表层中－强风化，构造裂隙发育，上部风化裂隙一般充填泥质，从一定程度上可能会削弱大气降水、地表水下渗对构造裂隙水进行补给。但在大气降水作用下，部分地表水沿裂隙渗入地表岩层，再沿地表岩层渗入地下径流排泄区，将淋滤溶解的污染水体带入含水层，造成污染。
（4）地下水的动态特征
区域地下水的动态变化具有比较明显的季节性特征，动态变化与降雨量有密切的关系，雨季大雨后流量剧增，水位迅速升高，枯季地下水位和流量变化幅度较小，而且变化缓慢。
5.4.4场地水文地质条件调查
（1）工作概况及完成工作量
本次评价对场地水文地质条件进行调查，调查工作根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）开展，采用1:50000、1:1000水文地质调查、试验等方式方法，获取建设场地地下水环境影响评价所需的水文地质条件、水文地质参数。本次工作区域调查精度为1:50000，场地调查精度为1:1000。本次调查对场地及周边分别进行两阶段水文地质调查：
第一阶段进行周边水文地质调查，主要是调查周边发育的地表河流以及地下水出露点，共计完成1:50000区域水文地质调查约7.682km2。
第二阶段是进行场地水文地质调查，共计完成1:1000场地专项水文地质调查1792m2，单环法渗水试验1组，抽水试验1组，具体见下表。
表5.4.4-3   完成工作量表
	工作项目手段
	计量单位
	完成工作量

	地质调查
	区域水文地质调查（1:50000）
	km2
	7.682km2

	
	场地调查（1:1000）
	m2
	1792m2

	地质勘探
	水文地质钻探
	m/孔
	5

	现场试验
	单环渗透试验
	次
	1

	
	抽水试验
	次
	1


通过采取1:50000、1:1000水文地质调查、水文地质钻探、抽水试验、渗水试验等方式方法，查明了场地地下水补径排特征、含水层特征等，并获取了详细的水文地质参数，满足场地地下水环境影响评价所需的水文地质条件、水文地质参数，达到本次调查目的。
（2）场地环境水文地质试验
1）渗水试验
在项目区内选取1个点进行渗水试验，采用试坑单环注水试验测定土层渗透系数，试验点位详见下图。
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图5.4.4-2厂区渗水试验点
①试验过程
在选定试验点位开挖深度约20cm的试坑，平整坑底，尽量减少对原状土层结构扰动。于试坑底部嵌入高度25cm、内径35.75cm的标准铁环，铁环嵌入坑底土体10cm，环壁与土体紧密贴合，环外侧采用黏土夯实止水，防止侧向绕渗；环内铺设2～3cm厚粗砂作为反滤缓冲层，避免注水冲刷坑底土层。向环内持续注水，维持环内水头稳定保持10cm；定时观测水位变化并及时补水维持设定水头，记录各时段补水量，直至单位时间渗入水量达到稳定。
②计算方法
试验一直进行到单位时间内的渗入量Q稳定时为止，根据下式计算此时的渗透速度：
V=Q/F
式中：V—渗透速度（cm/s）；
Q—单位时间铁环内渗入水量（cm3/s）；
F—铁环面积（cm2）。
试验稳定入渗状态下，在不考虑毛细压力影响、地下水位埋深较大条件下，近似认为垂向水力坡度I≈1；依据达西定律V=K×I，可得土层等效垂直渗透系数：K≈V。
③试验结果
根据现场踏勘，建设场地渗水试验点包气带岩性主要为粘土岩夹粉细砂岩，渗透系数为7.6×10-3cm/s，渗透速度历时曲线见下图。

图5.4.4-3 渗水试验点Q-T曲线图
2）抽水试验
根据水文地质调查的要求，抽水试验研究对象主要为潜水含水层，为了解含水层的富水性、查明含水层的水文地质结构、水文地质参数等情况，进行了提桶式抽水试验。通过抽水试验资料，获得井的特性曲线，以便正确选择公式，计算水文地质参数及影响半径，为地下水环境影响评价提供基础资料。
根据《抽水试验规程》（YS/T5215-2000），单孔潜水非完整井抽水试验渗透系数K按公式5.3.1计算，影响半径按规程公式5.2.4潜水非完整井经验公式计算，具体计算公式如下：


式中：Q——抽水流量（m3/d）；
R——抽水影响半径（m）；
K——含水层渗透系数（m/d）；
H——潜水含水层厚度（m）；
r——抽水井半径（m）；
S——抽水孔水位降深（m）
L——过滤器长（m）。
本次调查对场地内地下水监测井进行了抽水试验，监测井主要含水层为第四系残坡积层（Qel+dl），含碎石粘土，该地层渗透系数为2.47m/d（2.86×10-3cm/s）。抽水试验成果见表6.2-60；抽水试验的降深—时间关系曲线见图
表5.4.4-4   提桶式抽水试验成果表
	试验类型
	潜水非完整井稳定流抽水

	抽水试验数据
	涌水量Q（m3/d）
	降深S（m）
	含水层厚度H（m）
	过滤器长L（m）
	抽水孔半径r（m）
	抽水影响半径R（m）
	含水层渗透系数K

	
	
	
	
	
	
	
	m/d
	cm/s

	
	94.11
	6.5
	12
	7.6
	0.0375
	70.79
	2.47
	2.86×10-3



图5.4.4-4 抽水试验降深-时间关系曲线图
3）包气带防污性能评价
根据地下水调查，项目场地内包气带厚度约为11.4m，包气带岩性以第四系人工填土层（Q4ml），第四系残坡积层（Q4el+dl），中元古界大龙口组（Pt2d）地层为主，包气带渗透系数7.6×10-3cm/s，且场地连续稳定。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分级判定，具体见下表。
表5.4.4-5   天然包气带防污性能分级参照表
	分级
	包气带黏土的渗透性能

	强
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	中
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件

	注：Mb：岩土层单层厚度K：渗透系数


由上表可知，建设项目场地天然包气带防污性能分级为“弱”。
[bookmark: _Toc20465]5.4.5地下水环境影响预测
5.4.4.1地下水污染途径
根据项目特点及工程分析，项目在运营过程中可能发生渗漏下渗及跑、冒、滴、漏等污染地下水的污染源主要为生产车间、储罐区、原料仓库、药渣堆棚、污水处理站、危险废物暂存间。
1、 本项目生产车间严格按照重点防渗区标准落实防渗工程，车间地面完整硬化、防渗层施工规范，整体防渗性能良好。车间内生产设备均固定布设，物料输送、生产作业均在封闭设施内开展，正常生产工况下无物料外泄、渗漏情况。若发生少量物料跑、冒、滴、漏现象，可及时被工作人员发现并清理，泄漏物料难以持续下渗进入地下含水层，因此生产车间发生地下水污染的可能性较低。
2、 本项目储罐区地面按重点防渗区要求实施重点防渗措施，场区防渗层完整连续，储罐设备密封性能良好，日常定期开展检修、防腐、检漏维护，正常运营工况下无物料渗漏、跑冒情况。储罐区周边配套设置封闭防渗围堰及应急收集沟槽，形成完善的应急截留体系，即使发生管道接口破损、设备渗漏等突发事故，泄漏物料可被围堰有效围堵、收集引流，不会发生漫流、下渗情况。事故泄漏隐患可视性强、处置便捷，难以对地下水造成污染，因此储罐区发生地下水污染的可能性较低。
3、 本项目原料仓库为封闭式仓储结构，地面落实重点防渗措施，防渗层连续完整、无破损裂隙。仓库内原料均采用密封桶装、袋装分类存放，堆放规范、离地离墙布设，无露天堆放、物料裸露情况。原料性质稳定，正常存储过程中无渗漏、流失现象，仅极端破损情况下会出现少量物料溢出，且可快速排查清理，难以形成持续性下渗污染，因此原料仓库地下水污染风险较小。
4、 本项目药渣堆棚为封闭防雨防渗结构，地面采取硬化防渗处理，堆棚周边设置截排水设施，可有效隔绝雨水冲刷、地表积水下渗。药渣统一集中堆放，定期清运处置，堆存周期短、存量可控，无长期堆存渗漏隐患。日常运维中可实时监控堆存状态，少量淋溶、渗漏情况可及时发现处置，无法持续渗入地下水，因此药渣堆棚地下水污染可能性较低。
5、 本项目危险废物暂存间按重点防渗区要求建设，地面防渗层完好，配套设置防渗托盘、应急收集设施，分区分类存放各类危废。厂内危废暂存总量小、周转快，废滤袋、废活性炭、废润滑油等危废均密封收纳，正常工况下无渗漏风险。即使出现少量包装破损、物料渗漏问题，防渗托盘可完全截留污染物，且室内泄漏问题易于人工排查修复，只要常态化开展设施维护，危险废物贮存间造成地下水污染的风险极低。
6、 本项目污水处理站为项目地下水污染最主要、最高风险区域。项目运营期生产废水、生活废水含有CODcr、BOD5、氨氮、SS等污染物，全部收集输送至污水处理站处理。污水处理站各处理池体、输水管道、集水设施均埋设于地下，隐蔽性强，日常巡检难以直观排查池底、池壁及管道防渗层完好性。若防渗层出现老化、开裂、破损等隐患，废水会持续缓慢渗漏下渗，无法及时发现和处置，易形成持续性地下水污染通道。相较于其他区域，污水处理站隐蔽渗漏风险高、污染持续性强、排查修复难度大，是本项目运营期最易引发地下水污染的核心污染源。
综上，项目生产车间、储罐区、原料仓库、药渣堆棚、危险废物暂存间防渗措施完善、泄漏隐患可控、应急处置便捷，地下水污染风险整体较小；污水处理站因设施地下布设、渗漏隐蔽、难以排查修复，是本项目运营期地下水污染的主要风险源。
5.4.4.2评价因子
从污染物的来源可以看出，废水中主要污染物为pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、粪大肠杆菌等，结合项目特征，根据相应导则要求，其评价预测因子应选取有环境质量标准的，故本次预测取CODcr、氨氮为评价因子。工程各构筑物按规范设置防渗措施，在正常生产情况下，一般不会发生地下水污染事件，本环评主要考虑最恶劣情况（污水处理站池体防渗出现老化、裂缝等情况）下废水下渗，造成地下水污染情况，预测时长为13.6（5000d）年。
5.4.4.3预测模型
（1）预测方法
根据野外环境水文地质调查与室内分析相结合得出，场地内水文地质条件相对较简单，地下水类型主要为松散堆积层孔隙水含水层。本报告采用解析法对地下水环境影响进行预测。
（2）预测范围
为了说明建设项目对地下水环境的影响，预测范围设置在项目调查评价区，通过不同情境对可能产生的地下水污染进行预测分析评价。本次评价从建设项目污染源源强的设定、泄漏点的选择均是在考虑区域环境水文地质条件上进行的。
模拟时间为导则规定地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点，本次预测时间段为100d、1000d、5000d（项目无服务年限，最远按照5000d（13.6年）进行预测）。
（3）预测因子选取
本次评价以事故状态下，假设污水处理站池底发生破损污水泄漏至地下水中，废水各污染物浓度采用生产过程中污染物最大浓度进水水质。其水质浓度如下。
表5.4.4-1 项目地下水预测因子表
	预测因子
	污染物类型

	
	CODcr
	氨氮

	标准值
	Ⅲ类地下水水质标准
	3.0
	0.5

	污染物浓度（mg/L）
	9105
	40


（4）地下水概化模型建立
①非正常状况下概念模型
非正常工况下可能出现污染物泄漏到地下影响地下水的主要影响途径为：污水处理站池体防渗出现老化、裂缝等情况，使得废水泄漏渗入地下造成地下水污染。本次评价主要针对非正常工况下，污水处理站池体发生裂缝或防渗层破损导致废水中CODcr、氨氮泄漏对地下水的影响进行预测。
项目所在地地层主要为第四系（Q）及昆阳群大龙口组（Pt2d），地下水类型主要为松散岩类孔隙水。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，二级评价中水文地质条件复杂时采用数值法，水文地质条件简单时可采用解析法。本项目场地水文地质条件相对简单，因此本次评价报告采用解析法对地下水环境影响进行预测。
②数学模型的建立与参数的确定
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，连续排放可概括为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，采用的预测数学模型为：

式中：
X—距注入点的距离，m；
T—时间，d；
C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；
C0—注入的示踪剂浓度，g/L；
u—水流速度，m/d；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
erfc—余误差函数
③水文地质参数设置
A、渗透系数、水力坡度及水流速度
根据区域水文地质资料，项目区及附近地下水类型主要为松散岩孔隙水，岩性为含碎石黏土，结合各类水文地质试验数据资料确定本项目综合水文地质参数情况详见下表。
表5.4.4-2 地下水溶质运移渗透系数、弥散系数等参数建议值
	参数名称
	渗透系数
	纵向弥散系数
	有效孔隙度
	水力坡度

	
	K
	DL
	ne
	I

	
	m/d
	m2/d
	%
	——

	取值
	2.47
	4.1
	18
	0.03


含水层渗透系数以抽水试验所得K=2.47m/d；水力坡度I=0.03取值。根据《易门科沃药业有限公司年产400吨中药材提取扩建项目岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》，场地有效孔隙度ne=0.18。根据达西定律，渗透流速v=KI，K为渗透系数，I为水力坡度。由此可以得出地下水实际流速为：
u=V/ne=KI/ne=2.47×0.03/0.18=0.41m/d
B、弥散度和弥散系数
许多研究者都曾用类似的图说明水动力弥散的尺度效应。Geihar等（1992）将59个不同现场所获得的弥散度按含水层类型、水力学特征、地下水流动状态、观测网类别、示踪剂类型、数据的获取方法、水质模型的尺度等整理后，对弥散度增大的规律进行了讨论。Neuman（1991）根据前人文献中所记载的130余个纵向弥散度进行了线性回归分析，并综合前人发展的准线性扩散理论，对尺度效应进行了解释与讨论。李国敏等（1995）综合了前人文献中记录的弥散度数值按介质类型（孔隙与非孔隙的裂隙等介质）、模型类别（解析模型与数值模型）等分别作出弥散度与基准尺度的双对数分布，并分别给出了不同介质中使用不同模型所求出参数的分维数。成建梅（2002年）收集了大量国内外在不同试验尺度下和实验条件下分别运用解析方法和数值方法所得的纵向弥散度资料，Zech等（2015）系统研究分析了最近50年全世界各地不同试验含水层和场地试验中弥散度和尺度、相关长度及非均质特征之间的关系并重新评估了弥散度与尺度关系如下图所示，本项目观测尺度在千米尺度范围，因此，本次弥散度取值为10m。
纵向弥散系数DL等于弥散度aL与地下水水流速度u的乘积，DL=aL×u=4.1m2/d。
[image: ]
图5.4.4-1弥散度与区域尺度关系图（据Zech等2015年）
计算时渗透系数、水力坡度、水流速度、纵向弥散度、纵向弥散系数及污染源强统计见下表。
[bookmark: _Ref514424645]表5.4.4-3 计算参数一览表
	渗透系数K(m/d)
	有效孔隙度
	水力坡度I
	水流速度u(m/d)
	纵向弥散系数DL(m2/d)
	污染源强C0(mg/L)

	
	
	
	
	
	CODcr
	氨氮

	2.47
	0.18
	0.03
	0.41
	4.1
	9105
	40


（5）地下水模型的概化
本次预测设置以污水处理站作为地下水预测点，在各状况下，项目主要研究污染物在潜水含水层内运移的过程。关于地下水模型的概化内容进行介绍：
1）模型概化
本预测模拟污水处理站在非正常状况情形下，污水进入潜水含水层引起的地下水污染情形。模型模拟计算以地下水实际流向为X轴，垂直于地下水流向为Y轴，其中（0，0）位置选定为项目场地内污染源的位置。
2）模型限制因素
本次污染质模拟计算，受到资料的限制，模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑，这样选择的理由是：污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在困难。
从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。在国际上有很多用保守型污染质作为模拟因子的环境质量评价的成功实例。
3）模型影响范围限值等规定
本节根据水文地质参数及污染源强，利用相应的地下水污染模型进行模拟，主要模拟在非正常状况下预测因子对地下水的影响状况，根据该地区地下水质量现状，预测因子按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值。
表5.4.4-4  超标及影响范围限值统计表
	因子
	影响范围限值
	超标范围限值

	耗氧量
	0.05mg/L（检出限）
	3.0mg/L

	氨氮
	0.025mg/L（检出限）
	0.5mg/L


（6）预测结果分析
根据前文分析，将水文地质参数及污染源的源强，代入相应公式进行模型计算，对各污染物在地下水环境中的分布、程度进行分析，从而对污染事故对地下水的影响进行定量的评价，给出各污染物的超标范围和程度。将预测因子代入公式进行计算，得出预测结果，本次模型计算分别对100天、1000天、5000d（项目无服务年限，最远按照13.6年进行预测），预测结果见下表。
表5.4.4-5地下水中耗氧量及氨氮浓度变化预测结果表
	时间（天）
距离(m)
	耗氧量
	氨氮

	
	100
	1000
	5000
	100
	1000
	5000

	0
	9.11E+03
	9.11E+03
	9.11E+03
	4.00E+01
	4.00E+01
	4.00E+01

	200
	1.29E-04
	9.05E+03
	9.11E+03
	5.65E-07
	3.98E+01
	4.00E+01

	400
	0.00E+00
	4.95E+03
	9.11E+03
	0.00E+00
	2.18E+01
	4.00E+01

	600
	0.00E+00
	1.63E+02
	9.11E+03
	0.00E+00
	7.18E-01
	4.00E+01

	800
	0.00E+00
	7.54E-02
	9.11E+03
	0.00E+00
	3.31E-04
	4.00E+01

	1000
	0.00E+00
	3.32E-07
	9.10E+03
	0.00E+00
	1.46E-09
	4.00E+01

	1200
	0.00E+00
	0.00E+00
	9.10E+03
	0.00E+00
	0.00E+00
	4.00E+01

	1400
	0.00E+00
	0.00E+00
	9.10E+03
	0.00E+00
	0.00E+00
	4.00E+01

	1600
	0.00E+00
	0.00E+00
	8.99E+03
	0.00E+00
	0.00E+00
	3.95E+01

	1800
	0.00E+00
	0.00E+00
	8.12E+03
	0.00E+00
	0.00E+00
	3.57E+01

	[bookmark: _Ref514424669]2000
	0.00E+00
	0.00E+00
	5.44E+03
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.39E+01

	2200
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.09E+03
	0.00E+00
	0.00E+00
	9.18E+00

	2400
	0.00E+00
	0.00E+00
	3.82E+02
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.68E+00

	2600
	0.00E+00
	0.00E+00
	3.01E+01
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.32E-01

	2800
	0.00E+00
	0.00E+00
	9.66E-01
	0.00E+00
	0.00E+00
	4.25E-03

	3000
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.23E-02
	0.00E+00
	0.00E+00
	5.42E-05

	3200
	0.00E+00
	0.00E+00
	6.17E-05
	0.00E+00
	0.00E+00
	2.71E-07

	3400
	0.00E+00
	0.00E+00
	1.19E-07
	0.00E+00
	0.00E+00
	5.24E-10

	3600
	0.00E+00
	0.00E+00
	9.45E-11
	0.00E+00
	0.00E+00
	4.15E-13

	3800
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00

	4000
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00
	0.00E+00


表5.4.4-6地下水中耗氧量、氨氮浓度预测超标距离及影响距离结果表
	距离(m)
时间
	耗氧量
	氨氮

	
	预测超标距离（m）
	预测影响范围（m）
	预测超标距离（m）
	预测影响范围（m）

	100天
	142
	170
	109
	137

	1000天
	718
	808
	612
	702

	5000天
	2739
	2940
	2503
	2703


注：耗氧量、氨氮执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准限值，耗氧量≤3.0mg/L，氨氮≤0.5mg/L。

图5.4.4-2耗氧量预测浓度——距离图

图5.4.4-3 氨氮预测浓度——距离图
①渗漏发生后100天污染物浓度分布情况
预测结果表明，发生渗漏100天后，距离项目污水处理站地下水下游142m范围内耗氧量浓度超过《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准，影响范围为170m；距离项目污水处理站地下水下游109m范围内氨氮浓度超过《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准，影响范围为137m；
②渗漏发生后1000天污染物浓度分布情况
预测结果表明，发生渗漏1000天后，距离项目污水处理站地下水下游718m范围内耗氧量浓度超过《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准，影响范围为808m；距离项目污水处理站地下水下游612m范围内氨氮浓度超过《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准，影响范围为702m；
③渗漏发生后5000天污染物浓度分布情况
预测结果表明，发生渗漏5000天后，距离项目污水处理站地下水下游2739m范围内耗氧量浓度超过《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准，影响范围为2940m；距离项目污水处理站地下水下游2503m范围内氨氮浓度超过《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准，影响范围为2703m；
④渗漏后污染物扩散分析
根据区域水文地质图（附图6），项目区地下水下游（南方向）3000m范围内没有水源地和取水井分布，由于区域地下水流向为北往南径流，若项目区内污水处理站破损而发生泄漏后，主要影响下游南方向，其影响在可接受的范围内。
5.4.5厂界穿透预测分析
项目污水处理站距离地下水下游厂界约24m，本次评价对污水处理站池体防渗层出现破损或破裂，导致废水发生渗漏的事故状况下，泄漏的污染物耗氧量（CODMn）和氨氮到达厂界处的浓度变化，具体预测结果详见下表。
表5.4.4-6事故工况下，污水处理站渗漏时厂界污染物浓度变化预测结果
	时间（天）
	厂界（距离污水处理站约7m）

	
	耗氧量（CODMn）
	氨氮

	
	预测浓度（mg/L）
	预测浓度（mg/L）

	0
	0.00
	0.00E+00

	1
	0.00
	3.13E-02

	2
	0.00
	8.78E-01

	3
	0.00
	2.82E+00

	4
	0.00
	5.18E+00

	5
	0.00
	7.54E+00

	6
	0.02
	9.76E+00

	7
	0.06
	1.18E+01

	8
	0.16
	1.36E+01

	9
	0.34
	1.53E+01

	10
	0.64
	1.68E+01

	11
	1.05
	1.81E+01

	12
	1.60
	1.94E+01

	13
	2.30
	2.05E+01

	14
	3.14
	2.15E+01

	15
	4.12
	2.25E+01

	16
	5.23
	2.33E+01

	17
	6.46
	2.41E+01

	18
	7.80
	2.49E+01

	19
	9.25
	2.56E+01

	20
	10.80
	2.62E+01

	预测超标时间（天）
	5
	9

	标准值（Ⅲ类标准）
	3.0mg/L
	0.50mg/L

	检出限
	0.05mg/L
	0.025mg/L



图5.4.4-4 污水处理站发生泄漏，到达厂界耗氧量（CODMn）浓度变化曲线图

图5.4.4-5   污水处理站发生泄漏，到达厂界氨氮浓度变化曲线图
综上所述，项目运营期要加强管理，杜绝事故状况的发生，定期检查厂区各防渗设施的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。每年需定期对地下水跟踪监测井进行水质监测，以监控地下水受污染情况。
[bookmark: _Toc1149]5.4.5项目地下水污染防治措施
针对可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。
（1）源头控制措施
主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。本项目拟采取的具体措施如下：
[bookmark: _Hlk111731618]①定期检查、维护项目区污水预处理设施，包括车间污水沉淀池、污水处理站、化粪池、事故池和集污排污管道，以及化学品库及储罐区、危险废物贮存间地表防渗层有无破损。
②清污分流。按清污分流分质处理的原则，生产废水、生活废水和雨水要有组织地分别排入对应的系统管网和处理系统处理。
（2）分区防控措施
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（H610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
[bookmark: _Hlk101217466]重点防渗区：生产车间、污水处理站各设施（包括综合调节池、沉淀池、芬顿池、厌氧池、好氧曝气池、斜管沉淀池）和集污排污管道、初期雨水沉淀池、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池；
一般防渗区：渣料堆棚、化粪池、研发楼；
简单防渗区：门卫室、厂区道路等上述区域以外的厂区内非绿化区。
防渗要求：
①对于重点防渗区，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（H610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。危废间依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），采用防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤1.0×10-10cm/s）。
②对于一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（H610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
③对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化即可。
具体防渗结构由专业设计单位设计确定，但不应低于环评提出的防渗级别和要求。项目分区防控措施见下表。
表5.4.5-1地下水防渗分区表
	[bookmark: _Hlk69550952]分区类别
	构筑物
	防渗措施
	防渗要求

	重点防渗区
	生产车间、污水处理站各设施（包括综合调节池、沉淀池、芬顿池、厌氧池、好氧曝气池、斜管沉淀池）、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池、初期雨水沉淀池
	污水池体采用防渗混凝土结构，混凝土抗渗标号大于S30；危险废物贮存间防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
	等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s

	
	集污管道
	PE材质，排污管道采用暗管，接口必须密封紧密，并对每一个接口增加水泥砂浆进行防渗漏
	

	一般防渗区
	渣料堆棚、化粪池、研发楼
	采取粘土铺底，再在上层铺
10~15cm的水泥进行硬化
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	简单防渗区
	门卫室、厂区道路等
	水泥硬化
	一般地面硬化


（3）地下水环境管理措施
为了缓解建设项目生产运行对地下水环境构成的影响，建设单位必须制订全面的、长期的环境管理计划，根据环评提出的主要环境问题及环保措施，提出项目的环境管理计划，供各级部门进行环境管理参考。
①有关管理部门按照“三同时”的原则，加强对入区项目地下水各项污染防治措施建设及运行的监督；
②厂区地下水环境管理应纳入正规化和规范化的管理体制，建立健全长效环境管理机制；
③企业内部设置环境保护管理科，建立环境污染因子监测站或者定期委托当地监测站进行监测，将监测数据进行统计存档，为有关部门的环境管理提供科学依据；
④设立厂区环保专职或兼职人员，同时制定各种规章制度和工作条例，对各种污染治理设施进行例行检查，在运营开始就同步全面开展工作。
⑤环境管理人员应定期以书面形式向环境保护行政主管部门进行报告，每月进行一次常规报告，每季度进行一次汇总报告，年终进行年终总结报告。报告内容包括∶场地及影响区地下水环境监测数据、排污种类、数量、浓度，以及排放设施、治理措施运行状况和运行效果等；
⑥遇到突发污染事故时，环境管理人员应及时向单位主管领导汇报，同时采取相应防治措施，主管领导应及时向环境保护行政管理部门及市级人民政府汇报。
（4）地下水跟踪监测措施
①地下水跟踪监测井设置
为能够及时了解和掌握地下水水质情况，应定期对地下水进行监测，以便及时发现问题，及早采取有效防治措施。环评提出以下对地下水环境跟踪监测计划：
a、厂区西侧工业园区内道路绿化带内设置1个对照监测井（上游GZDW1）、项目厂区1个污染监测井（建设项目场地原料仓库GZDW2），厂区南侧工业园区内规划道路绿化带内设置一个污染监测井（下游GZDW3），共计3个跟踪监测井。
b、监测项目：CODMn、氨氮。
c、监测频率：每年监测1期，3天/期，每天1次。
②其他措施
为监控项目地下水环境污染情况，建设单位应按以下要求进行地下水污染影响防范：
a、为监控项目地下水影响情况，建设单位应加强储罐区、污水处理站各设施、化粪池和集污排污管道、危险废物贮存间、化学品仓库、初期雨水池、事故水池等地面和地下设施检查、维护，及时发现地下水污染隐患，避免造成地下水污染。
b、积极关注项目设置的3个跟踪监水井的水质监测情况，如发现污染应积极配合工业园区管委会或环保部门开展自查，及时发现、整治厂内污水处理设施等已有或潜在环境污染问题。
（5）制定地下水环境监测信息公开计划
①本项目运行期，环境监测机构应严格按照环境监测质量管理的有关规范对污染源监督性监测数据执行三级审核制度，环境监测机构需对污染源监督性监测数据真实性、准确性负责。
②建设单位获取监测报告后及时提交，将监督性监测报告送至同级环境保护主管部门。
③环境监测部门将监测报告送环境保护主管部门后，主管部门应通过官方网站向社会公布监测结果，信息至少在网站保存1年，同时鼓励企业单位通过报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开污染源监督性监测信息。
④监测信息公开内容包括监测点位名称、监测日期、监测指标名称、监测指标浓度、排放标准限值、依据监测指标进行环境质量评价的评价结论。
（6）地下水污染应急预案、应急处置及管理
1）应急预案根据《环境影响评价评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，在已有的防渗措施上，根据污染因子和环评结果需制定相应的应急响应机制。在长期水质监测点的完善情况下，还需进行以下三点的应急完善。
①加强本项目污水处理设施的检查及维护，避免生产工艺过程中溶液的漏滴。
②生产区四周设置封闭排污沟，同时在排污沟外圈修建雨水沟，避免雨污混排，并设置初期雨水收集系统，实行“清污分流”。
③项目运行过程中，严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。
环评要求企业制定专门的地下水污染事故应急措施并与其他应急预案相协调。应急预案编制组应由应急指挥、环境评估、环境生态恢复、生产过程控制、安全、组织管理、医疗急救、监测等方面的专业人员及专家组成，制定明确的预案编制任务、职责分工和工作计划等。
2）应急处置
当发生地下水异常情况时，按照制定的地下水应急预案采取应急措施。组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点，分析事故原因，将紧急事件局部化，采取包括切断生产装置或设施、设置围堤等拦堵设施、疏散等，防止事故扩散、蔓延及连锁反应，缩小地下水污染事故对人、环境和财产的影响。
[bookmark: _Toc29745]5.4.6地下水影响分析结论
项目所在区域地下水整体由北西向南东流动，项目区位于地下水径流区。区域地下水环境不敏感，项目对可能造成地下水环境影响的储罐区、化学品仓库、污水处理设施、设备采取了相应的防渗措施，项目区地下水环境质量监测因子浓度均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，区域地下水质现状良好。
项目具有完备的供水系统和污水处理系统。正常工况下，项目生产、生活废水通过自建的污水处理设施处理达标后，外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理。本项目污水处理站出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值，排入工业园区污水管网，最终由易门北控环保水务有限公司污水处理厂处理，对水环境的影响较小。但在项目发生事故排放情况下，如在污水处理站池底破裂，废水泄漏下渗的情况下，废水会渗入地下，造成地下水污染。
根据环评设定生产废水污水处理站，废水泄漏后，CODMn浓度在连续渗漏100d下游约142m处超标，1000d下游约718m处超标，5000d下游约2739m处超标。氨氮浓度在连续渗漏100d下游约109m处超标，1000d下游约612m处超标，5000d下游约2503m处超标。针对事故排放，项目区建设按照不同区域采取相应的防渗措施，按分区防渗要求落实厂内不同区域的防渗措施；在加强区域地下水监测的基础上，可有效杜绝事故排放的发生。正常工况下，项目实施区域地下水环境造成的不利影响较小。因此，本建设项目对周围地下水环境影响在可接受范围内。
[bookmark: _Toc10487]5.5声环境影响分析
[bookmark: _Toc15155]5.5.1噪声源
本项目营运期噪声主要来源于厂房内各种生产设备，其噪声值在70dB（A）～95dB（A）之间。首先在设备选型时就要选择低噪声的设备，再通过一些减振措施及隔声降噪措施，如设置减振垫、墙体隔声，可降低噪声值约10～25dB（A），本环评取20dB（A）。具体噪声值详见下表。
表5.5-1主要噪声源强值单位：dB(A)
	序号
	安装位置
	设备名称
	数量
	源强
dB（A）
	治理措施
	治理后噪声dB（A）

	1 
	生产车间
	真空水泵
	2
	85
	采取底座加固、减震、置于房间内墙体隔声、消声等措施
	65

	2 
	
	空气压缩机
	2
	85
	
	65

	3 
	
	板框压滤机
	1
	80
	
	60

	4 
	
	双锥干燥器
	2
	75
	
	60

	5 
	
	耙式干燥器
	2
	75
	
	60

	6 
	
	粉碎机
	2
	90
	
	70

	7 
	
	离心机
	1
	90
	
	70

	8 
	
	工业废水高效过滤机
	1
	75
	
	60

	9 
	
	制冰机
	3
	70
	
	60

	10 
	
	溶剂回收装置
	1
	75
	
	65

	11 
	
	压滤器
	4
	85
	
	75

	12 
	
	风机
	3
	95
	
	80


[bookmark: _Toc32329][bookmark: _Toc19052]5.5.2评级等级的确定
根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中规定，“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）（不含3dB（A））以下，且受噪声影响人口数量变化不大时，按三级评价”。项目区域属于3类区，根据预测结果，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且项目建设后受噪声影响人口数量变化不大，因此确定本项目声环境影响评价为三级。
[bookmark: _Toc25942]5.5.3预测内容
项目厂界200m范围内无声环境保护目标，预测内容定为厂界噪声预测。
[bookmark: _Toc1592]5.5.4预测模式
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。
（1）声级计算
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：
Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T——预测计算的时间段，s；
Ti——i声源在T时段内的运行时间，s。
（2）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式，

式中：
Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb——预测点的背景值，dB(A)
（3）室内声源等效室外声源声功率计算方法


式中：
Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
（4）户外声传播衰减计算
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。距声源点r处的A声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。
本评价在预测中考虑仅考虑几何发散（Adiv）与屏障屏蔽（Abar），大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减作为保守量忽略不计。则项目中主要的噪声源（点声源），根据衰减计算公式简化为：

其中：
Adiv——距离衰减，20lg（r/ro）噪声由r处到ro处的衰减量；
Abar——厂房室内隔声量取20dB(A)。
[bookmark: _Toc11430]5.5.5预测结果
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中“第8.6条预测评价结果图表要求”中“8.6.1列表给出建设项目厂界（场界、边界）噪声贡献值和各声环境保护目标处的背景噪声值、噪声贡献值、噪声预测值、超标和达标情况等。分析超标原因，明确引起超标的主要声源。机场项目还应给出评价范围内不同声级范围覆盖下的面积”。本项目为新建，因此厂界噪声预测应以噪声设备噪声对厂界的贡献值、预测值作为评价量。
表5.5.5-1厂界噪声贡献值预测结果单位：dB(A)
	预测点
	东侧厂界
	南侧厂界
	西侧厂界
	北侧厂界

	贡献值
	昼间值
	56.93
	35.32
	55.36
	60.62

	
	夜间值
	52.24
	35.12
	52.67
	52.82

	执行标准（昼间）
	65
	65
	65
	65

	执行标准（夜间）
	55
	55
	55
	55

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


从上表分析，项目运营期项目生产等对东、南、西、北厂界的噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。厂界噪声可实现达标排放。
[image: 昼间噪声预测值]
图5.5-1昼间厂界噪声预测结果等值线图
[image: 夜间噪声预测值]
图5.5-2夜间厂界噪声预测结果等值线图
[bookmark: _Toc15500]5.5.6关心点噪声分析
项目区厂界周边200m范围内无声环境保护目标，项目厂界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，故项目运营期间不会改变周边声环境功能。
[bookmark: _Toc26613]5.5.7声环境影响分析小结
根据厂界噪声预测，项目运营期间厂界噪声昼间贡献值为35.32～60.62dB（A），故项目运营期生产对东、南、西、北厂界的噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。项目区厂界周边200m范围内无声环境保护目标，项目营运期噪声周边声环境影响较小，在可接受范围之内。
[bookmark: _Toc26199]5.6固体废弃物环境影响分析
[bookmark: _Toc29580]5.6.1固废产生情况
项目固体废弃物主要来自各个不同产品生产阶段，各种产品生产所产生的固体废弃物不同。根据国家对危险废物处置减量化、资源化、无害化的技术政策，本项目产生的固体废物处置利用情况见下表
表5.6-1  本项目固废处置方式一览表
	序号
	固体废物名称
	形态
	核算产生量
	处置情况

	穿心莲内酯生产

	1 
	药渣
	固态
	1250.7687
	提供给种植单位堆肥处理

	2 
	溶剂回收残渣
	固态
	3.9835
	委托有资质的单位处理

	3 
	色素及杂质
	固态
	0.2
	委托有资质的单位处理

	4 
	层析柱渣
	固态
	0.2
	委托有资质的单位处理

	5 
	废PP过滤器滤芯
	固态
	0.05
	委托有资质的单位处理

	黄精提取物生产

	6 
	药渣
	固态
	558.6388
	提供给种植单位堆肥处理

	氢氧化铁蔗糖复合物

	7 
	滤渣
	固态
	0.9950
	委托有资质的单位处理

	羟氯喹侧链

	8 
	溶剂回收残渣
	固态
	0.5
	委托有资质的单位处理

	间氯过氧苯甲酸

	9 
	溶剂回收残渣
	固态
	0.8
	委托有资质的单位处理

	复合碳源

	10 
	滤渣
	固态
	0.5
	委托有资质的单位处理

	黄精保健食品

	11 
	滤渣
	固态
	0.05
	提供给种植单位堆肥处理

	废气处理

	12 
	废活性炭
	固态
	14
	委托有资质的单位处理

	13 
	废催化剂
	固态
	0.08
	委托有资质的单位处理

	废水处理

	14 
	废活性炭
	固态
	10
	委托有资质的单位处理

	15 
	污泥
	固态
	25
	运行后进行属性鉴定，按固废属性进行规范处置

	其他

	16 
	化学原料包装袋及桶
	固态
	2
	委托有资质的单位处理

	17 
	清洗废液
	液态
	1
	委托有资质的单位处理

	18 
	废机油
	液态
	0.2
	委托有资质的单位处理

	19 
	生活垃圾
	固态
	2.28
	环卫部门清运


[bookmark: _Toc21585]5.6.2危险废物贮存场所（设施）合理性分析
1、危险废物贮存场所（设置）选择可行性
本项目危险废物贮存间设置在生产车间南侧，危险废物贮存间的大小约15m2，鉴于本项目危废主要产生于生产车间和废气治理设施，危险废物贮存间设置位置距离危废产生点位距离较近，因此设置位置基本可行。
2、危险废物贮存场所（设施）能力
根据工程分析，项目危险废物产生量约34.5085t/a（约折2.87t/月）。项目设置有危险废物贮存间总面积约15m2，有效容积约36m3（正常存储高度3m，80%存储面积）。总体上，项目设置的危废暂存场所规模能够满足固废暂存需求。
3、安全贮存的技术要求
本项目生产过程中产生的废活性炭、溶剂回收残渣、滤渣、化学原料包装袋及桶、清洗废液等属于危险废物，若不进行安全妥善处置，任意倾倒、堆放、填埋，将地表水、地下水和土壤等造成污染。固废的任意倾倒，不仅造成视觉污染，而且为其他有害生物的滋生提供了场所；堆放在露天易散发出臭气和异味，日晒风刮，污染物颗粒会造成大气污染；经水浸泡、溶解，污染物伴随污水流入附近水域，会造成水质污染；直接填埋，易于污染地下水，会破坏土壤的团粒结构，影响土壤的肥力及透气、蓄水性，影响作物的生长，因此，项目运行过程中应高度重视对固废的处置工作，确保所有固废得到安全妥善处置。根据生产特点，项目厂区内应设立专门的废物堆存场所，并加强管理。
对于危险废物，在厂内暂存期间，要求企业应该严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建造专用的危险废物暂存场所，暂存场地面需做硬化处理，整个暂存场地能够有效地防止危废堆放引起的二次污染。根据相关要求设立标牌，将危险废物分类存入容器内，并粘贴符合HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；同时还应做好记录，注明名称、来源、数量、特性和容器的类别、存放日期、外运日期及接收单位名称等。暂存库必须防风、防雨、防晒、防渗漏并配备照明设施等，并与厂区内其他生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离；设施底部必须高于地下水位最高水位；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1mm厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料必须与危险废物相容；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。
[bookmark: _Toc29831]5.6.3危废运输过程环境影响分析
1、厂区内运输环境影响
根据企业总图布局，项目各危废产生点至危废暂存场所之间的转运均在厂内完成，因此转运路线上不涉及环境敏感点。
项目产生的危废呈固态和液态，危废若管理不善，随意丢弃，雨水冲刷也会造成地表水污染。
转运时采用叉车或推车运输，正常情况下发生危废散落、泄漏和挥发的概率不大。若意外情况下发生散落造成雨水管污染，厂区内设有初期雨水收集池及事故应急池，一旦发生散落、泄漏及时收集、处置，能够避免污染物对周边地表水、地下水、土壤及大气环境造成污染。
2、厂区到处置单位运输环境影响
等企业运营后，企业与有资质处置危废的单位签订危废处置协议，企业危废暂存场所至处置单位之间的运输，由危废处置单位负责转运。企业备选的处置单位均位于玉溪市域内，不跨区运输。厂外运输时，要求由有资质的运输机构负责，采用封闭车辆运输，本项目危废产生较小，且泄漏后易收集、转移，因此危废运输过程中对沿线环境影响较小。
综上分析，针对项目各类危险废物的转移（运输）和贮存采取必要的污染防治措施后，项目危险废物贮存、转移过程对外环境的污染影响能够得到较好控制，总体上影响不大。
[bookmark: _Toc31042]5.6.4危废委托处置环境影响分析
根据工程分析，本项目产生的危废属于HW08、HW49，要求企业与有资质处置危废的单位签订危废处置协议时，有资质处置危废单位的经营范围应包括HW08、HW49。建设单位已和云南顺豪环保科技有限责任公司签订了危险废物安全处置协议，云南顺豪环保科技有限责任公司属于合法、合规的小微企业危险废物收集试点企业，并且具备HW08、HW49类危险废物的收集许可范围，因此本项目危废处置措施符合要求。
5.6.5污水处理站污泥环境影响分析
由于本次项目污水水质和污水处理站处理工艺均发生变动，污水处理站产生的污泥，运营初期用专用容器收集，暂时分类存储于危险废物暂存间，根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）的相关规定和要求进行属性鉴定，并编制危险特性鉴定报告，若属于危险废物则按照危险废物的处置要求进行处置，若属于一般固体废弃物则定期清掏，脱水后（含水率＜60%），提供给种植单位堆肥处理。
[bookmark: _Toc31891]5.6.6一般固废处置环境影响分析
项目穿心莲内酯生产产生的药渣、黄精提取物生产产生的药渣，以及黄精保健食品生产产生的滤渣，进入堆渣棚暂存后，提供给种植单位堆肥处理，作为肥料使用。堆渣棚位于厂区南侧，占地面积168m²，固废产生后统一暂存于堆渣棚内，随即由合作收购单位及时清运、堆肥资源化利用。项目员工日常生活办公产生的生活垃圾统一收集后委托环卫部门规范清运处置。本项目产生的一般固体废物均具备科学、可行的规范化处置方式，全程无直接向环境排放的情况，对厂区及周边区域环境影响较小。
现有项目在生产车间南侧原有1间占地面积20m²的堆渣棚，主要用于堆存现有项目穿心莲内酯、黄精提取物生产产生的药渣，原有药渣产生量为1155.638t/a。本次扩建项目药渣产生量提升至2078.9398t/a，固废产生规模增幅较大，原有堆渣棚存储空间、配套条件无法满足扩建后固废规范化暂存及管理要求，因此项目拆除原有小型堆渣棚，在厂区南侧新建一座占地168m²的标准化堆渣棚，用于统一暂存扩建后项目穿心莲内酯药渣、黄精提取物药渣、黄精保健食品滤渣等一般工业固废。
项目已与易门谊东苗木有限公司签订正式药渣清运处置协议，该单位具备合法的苗木种植、绿化养护及有机肥原料处置利用资质，在易门县承包1000亩标准化种植基地，基地每年有机肥底肥使用量约1500吨，堆肥原料年需求量近3000吨，原料消纳能力充足，可完全承接本项目产生的全部可堆肥一般工业固废。项目产生的药渣、滤渣均由该公司统一清运至项目区西侧2.5km的梅营村种植基地，经专业化堆肥腐熟处理后，作为农作物底肥资源化利用，处置路径合法、消纳能力充足、利用方式合规。
本项目严格遵循《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般工业固体废物环境管理工作指南》相关要求，新建占地168m²的一般工业固废临时暂存堆渣棚，全面落实固废全过程规范化环境管理，临时暂存区具体建设及管理要求如下：
1、场地建设合规性要求
堆渣棚严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅰ类场标准规划建设，场地具备防渗、防雨、防风、防流失基础条件，配套完善的雨水导流、防渗防护设施，可有效防止固废淋溶、散落、雨水冲刷引发的二次污染，满足一般工业固废安全临时暂存的场地建设规范。
2、暂存时限与清运管理要求
严格执行固废限时暂存制度，堆渣棚内暂存的各类药渣、滤渣等一般工业固废贮存周期严格控制在10天以内，做到日产日清、及时清运、动态清零，杜绝固废长期堆存、积压，从源头避免堆存过程中产生异味、淋溶水污染等环境问题。
3、现场规范堆放管理要求
项目生产产生的各类一般工业固废全部统一、集中、定点存放于标准化堆渣棚内，严禁厂区内随意堆放、散落丢弃、露天堆存，杜绝无组织堆存引发的二次环境污染问题，全程保障固废收集、堆放环节规范有序。
4、落实全过程主体责任
严格坚持“污染担责、全程管控”原则，落实产废单位主体责任，建立覆盖一般工业固废产生、收集、贮存、清运、利用、处置全生命周期的环境防治责任制度，明确专人负责固废日常管理，细化各环节管控职责，从源头减少固废无序堆存、违规处置风险，持续提升固废规范化管理水平。
5、规范台账与溯源管理
按照指南及《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》要求，建立完整、准确、可追溯的一般工业固废环境管理台账，同步记录固废产生种类、产生量、暂存时长、清运时间、清运单位、转运量、最终利用去向等全维度信息，鼓励推行电子台账管理，实现固废全过程动态溯源、闭环管控，台账资料长期留存备查。
6、转运处置监管管理
项目与受托清运处置单位签订正式书面协议，明确双方污染防治责任、转运规范、处置标准及环保要求，杜绝受托单位违规转运、随意处置固废行为。同时建立受托单位动态核查机制，定期核查清运单位资质、消纳能力、处置流程，确保固废转运合规、处置合法、利用规范，杜绝固废流失、倾倒、遗撒等环境违法行为。
7、现场污染防控管理
堆渣棚日常运行落实异味、废水污染防控措施，对暂存固废适时采取覆盖抑尘、定期通风除臭、场地清洁清扫等措施，配套雨水收集、防渗导流设施，有效防控异味扩散及淋溶水污染，确保暂存过程各项污染物排放符合环保标准，无二次污染风险。
8、应急与常态化管控管理
将一般工业固废环境风险纳入项目突发环境事件应急管理体系，针对固废散落、雨水冲刷淋溶等突发情况，制定针对性应急处置措施，常态化开展现场巡查、隐患排查，及时整改固废堆存、转运环节的环境隐患，筑牢固废环境安全防线。
综上所述，本项目一般工业固废严格按照国家现行标准及《一般工业固体废物环境管理工作指南》要求，落实源头管控、规范暂存、闭环溯源、合规转运、资源化利用等全套环保措施，一般固废规范化收集、处置率达100%，无违规堆存、无序排放及不当处置情况，对项目厂区及周边大气、水体、土壤环境影响整体较小，环境风险可控。
[bookmark: _Toc31399]5.6.7固体废物环境影响分析小结
综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终固体废弃物均有可行的处置方式，不会向环境中排放。只要企业做好固废的收集与管理，落实固废治理措施，才能做到固废的零排放。因此总体上拟建项目废物处置对环境的影响可以接受。
[bookmark: _Toc29301][bookmark: _Hlk34385244]5.7生态环境影响分析
[bookmark: _Toc19560]本项目周边以工业工地为主，未发现有国家保护的珍稀濒危植物和古树名树以及国家保护的珍稀濒危物种。本项目生产过程中排放的废水、废气、噪声及固体废物在采取相应的治理措施达标排放的情况下，对周围环境影响是可以接受的。
项目对生态环境的影响主要存在于施工期，项目建成后厂区内均为建筑物、道路和绿地所覆盖，因施工造成的水土流失将有效得到控制。厂区内的建筑物、道路和绿化建设完成后，施工造成的景观影响得以消除，厂区内干净、整洁的环境与周边的景观环境相协调，不会对景观造成影响。随着项目区内绿化的建设，将会改善区域植被覆盖率，但应注意在项目绿化过程中应优先选择乡土物种，不得引进外来物种，以免物种入侵情况的发生。项目运营期对生态环境的影响微小。
[bookmark: _Toc19746]5.8土壤环境影响分析
[bookmark: _Toc28229][bookmark: _Hlk39667897]5.8.1项目厂址土壤理化性质区域环境条件
5.8.1.1区域土壤环境质量现状
项目位于云南易门产业园区曾所片区，占用土地性质为工业用地。为了解评价区域土壤环境质量现状，建设单位委托云南长源检测技术有限公司对项目区土壤环境质量进行检测。本项目结合实际情况于项目区域布设了在占地范围内布设5个柱状样点、2个表层样点，占地范围外设置4个表层样点，共计11个采样点。项目占地范围内5个柱状样点和2个表层样，厂界外2个表层样满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1第二类用地风险筛选值标准，本地块不纳入污染地块管理，占地范围外2个表层样满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）风险筛选值要求。
5.8.1.2土壤类型及理化性质
根据土壤信息服务平台（http://www.soilinfo.cn/map/index.aspx）查询结果可知，项目区土壤类型主要为红壤，土壤理化特性调查详见4.3.4章节，土壤类型分布图详见下图。
[image: ]
图5.8-1  区域土壤类型分布图
土壤剖面情况如下：




[image: ]
[image: ]
图5.8-2  项目区土壤柱状照片
[image: ]
图5.8-3  原料间土体结构图
[image: ]
图5.8-4 堆渣棚土体结构图
[bookmark: _Toc20747]5.8.2土壤环境预测影响分析
（1）项目类型：本项目为C2710化学药品原料制造。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目的土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类项目（化学药品原料药制造）。
（2）项目占地规模：本项目永久占地面积为5000m2（0.5hm2），按《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）划分，永久占地规模划分分别为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2），因此本项目属于小型项目。
（3）项目的土壤敏感程度
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境的敏感程度详见下表。
表5.8.2-1  污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


本项目位于易门产业园区曾所片区，项目厂区用地为工业用地，其周边有耕地等土壤环境敏感区分布，项目周边存在土壤环境敏感目标，项目所在地周边的土壤环境敏感程度判定为“敏感”。
（4）土壤环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤评价等级判定。
表5.8.2-2  污染影响型评价工作等级划分表
	         占地规模
评价工作等级
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	——

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	——
	——

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为C2710化学药品原料制造，属于污染影响型，按土壤环境影响评价项目类别，属于Ⅰ类建设项目，本项目永久占地面积0.5hm2，属于小型项目。项目所在地周边的土壤环境敏感程度判定为“敏感”。根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目评价等级为一级。
（5）评价范围确定
本项目属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目现状土壤环境调查范围为占地范围内全部及占地范围外1000m范围内，故本项目土壤环境评价范围为项目占地范围及外延1000m范围内。
[bookmark: _Toc2330]5.8.3影响识别
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型。土壤环境影响的途径和影响因子详见下表。
[bookmark: _Ref27837590]表5.8.3-1建设项目土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	建设期
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	运营期
	√
	√
	√
	/
	/
	/
	/
	/

	服务期满后
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”


[bookmark: _Ref27837597]表5.8.3-2 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标a
	特征因子
	备注b

	生产车间
	项目生产
	大气沉降
	NMHC、甲苯、pH
	甲苯、pH
	连续排放

	
	
	地面漫流
	
	甲苯
	事故

	
	
	垂直入渗
	
	甲苯
	事故

	储罐区
	物料存储
	地面漫流
	
	甲苯
	事故

	
	
	垂直入渗
	
	甲苯
	事故

	原料仓库
	物料存储
	地面漫流
	
	甲苯
	事故

	
	
	垂直入渗
	
	甲苯
	事故

	污水处理设施
	各池子
	地面漫流
	pH、CODcr、BOD5、SS、TP和氨氮
	pH
	事故

	
	
	垂直入渗
	
	
	事故

	危险废物贮存间
	危废暂存
	垂直入渗
	pH、石油烃
	石油烃
	事故

	a根据工程分析结果填写
b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。


[bookmark: _Toc26364]5.8.4土壤污染预测与评价
5.8.4.1涉及大气沉降污染途径的预测与评价
根据导则规定，污染影响型土壤一级评价项目评价范围为项目占地范围以及其周边1km范围内，同时考虑本项目涉及大气沉降途径影响，主导风向下风向的最大落地浓度点（距DA001排气筒875m处）在项目厂界周边1km范围内，因此综合确定本项目土壤环境影响评价范围为项目占地范围及其周边1km范围内，预测评价重点时段为项目运营期。
1、污染预测方法
根据导则附录E推荐的预测方法计算污染物排放对附近土壤的累积影响。
（1）单位质量土壤中某种物质的增量△S

式中：△S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg。
Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g。
Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；大气沉降影响，不考虑输出量，因此此项按0考虑。
Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；大气沉降影响，不考虑输出量，因此此项按0考虑。
ρb—表层土壤容重，kg/m3；根据土壤环境质量监测结果。
A—预测评价范围，m2。
D—表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整。
n—持续年份，a；取1a、5a，10a。
（2）单位质量土壤中某种物质的预测值S

式中：S—单位质量表层土壤中某种物质的预测值，g/kg。
Sb—单位质量表层土壤中某种物质的现状值，g/kg。
2、污染预测及评价结果
（1）预测源强及参数确定
据项目工程分析及项目实际情况，本次预测参数详见下表。




表5.8.4-1 本项目土壤环境预测参数一览表
	参数名称
	污染物取值
	备注

	Is
	NMHC
	7.0988t/a，即7098500g
	取最不利值，全部沉降在项目区外1000m范围内。

	
	甲苯
	0.2292t/a，即229200g
	

	
	HCl
	0.0003t/a，即300g
	

	Ls
	0
	不考虑输出

	Rs
	0
	不考虑输出

	Pb
	1330kg/m3
	下风向土壤检测点S7土壤容重

	A
	4248900m2
	项目区周边1000m范围

	D
	0.2m
	一般取0.2m，可根据实际情况适当调整

	n
	1a、5a、10a
	


（2）污染预测及评价结果
项目厂界外敏感点耕地在大气沉降污染途径下污染物对土壤环境的累积影响结果见下表。
表5.8.4-2 本项目污染物预测对土壤的影响结果一览表
	污染物
	   污染物浓度
年限
	S预测值（mg/kg）
	Sb现状值（mg/kg）
	ΔS物质增量（mg/kg）

	石油烃
	1年
	——
	——
	6.28

	
	5年
	——
	
	31.40

	
	10年
	——
	
	62.81

	甲苯
	1年
	0.2113
	1.3Lμg/kg
	0.203

	
	5年
	1.0713
	
	1.014

	
	10年
	2.1513
	
	2.028

	HCl
	1年
	——
	——
	0.00027

	
	5年
	——
	
	0.00133

	
	10年
	——
	
	0.00265


据上表预测结果，石油烃、甲苯和氯化氢在不同年份通过大气沉降输入土壤中的量逐年增加。由于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）没有石油烃、甲苯和氯化氢指标的标准要求，故本次评价仅开展石油烃、甲苯在土壤中的沉降增量分析。
5.8.4.2土壤酸化影响分析
1、情景预设
本项目排放的氯化氢属酸性气体，将会对周边土壤环境造成一定的污染，本次评价考虑最不利环境影响，假设项目排放的氯化氢属酸性气体全部进入土壤，预测分析对土壤pH的影响。
2、计算公式


式中：pHb—土壤pH现状值；
BCpH—缓冲容量，mmol/(kgpH)；
pH—土壤pH预测值。
3、取值参数
本次评价将土壤监测点S7作为本项目土壤预测点，故本次选取土壤监测点S7的pH监测值作为背景值。根据工程分析，项目氯化氢每年排放为0.0003t/a，按最不利情况考虑，不考虑输出量，因此、为0。—土壤表层容重取1330kg/m3。
4、预测结果
表5.8.4-3  酸碱性气体对土壤pH影响预测表
	时间
	1a
	2a
	3a
	4a
	5a
	10a

	土壤pH背景值
	5.83

	BCpH（mmol/(kg·pH)）
	18.7

	（g/kg）
	0.00027
	0.00053
	0.00080
	0.00106
	0.00133
	0.00265

	预测值pH
	5.82999
	5.82997
	5.82996
	5.82994
	5.82993
	5.82986



图5.8-5   pH影响预测图
根据预测可知，项目在酸性气体输入土壤的情景下，pH随着时间推移逐渐降低，但变化值较小，企业运行10年后，土壤未出现酸化。
5.8.4.3涉及地面漫流污染途径的影响分析
生产车间、储罐区、原料库、污水处理站、危险废物暂存间、事故废水收集池等设施涉及液体物料，当发生事故时，液体物料、废水会发生地面漫流，污染土壤。
本项目运行期间可能发生地面漫流产生污染的单元包括：生产车间、储罐区、原料库、污水处理站、危险废物暂存间、事故废水收集池，且规划设置防渗，各类设备装置、管道均为地上布置，且本次评价已提出防渗要求，故原料库乙酸乙酯、硫酸、甲醇、甲苯、氯化氢等液体原料均为桶装，储罐区乙醇、乙醇、50%过氧化氢、液碱以及二氧六环均采用储罐储存，泄漏进入土壤环境的可能性较小；事故水池、初期雨水池正常工况下空置，故初期雨水、事故废水进入土壤环境的可能性较小。
厂区设有1座事故池，位于厂区西南侧，容积为220m3，用于收集厂区事故废水。厂区设有1座初期雨水收集池，位于厂区南侧，容积为90m3，用于收集厂区初期雨水。
厂区划分为一般防渗区、简单防渗区和重点防渗区，其中生产车间、污水处理站各设施（包括综合调节池、沉淀池、芬顿池、厌氧池、好氧曝气池、斜管沉淀池）、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池、初期雨水沉淀池、集污管道为重点防渗区；一般防渗区为除重点防渗区、简单防渗区、绿化区域以外的渣料堆棚、化粪池、研发楼；门卫室、道路划分为简单防渗区。
通过采取以上措施后，正常情况下液体物料、废水不会发生地面漫流。因此，地面漫流对土壤环境的影响可接受。
5.8.4.4涉及垂直下渗污染途径的影响分析
对于厂区内地下或半地下工程构筑物，在非正常及事故情况下，会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤。本次环评结合厂区储罐、水池建设材质、建设结构以及各种可能发生垂直入渗的污染源强选取具有代表性的场景分析对项目厂区污染物通过下渗途径对土壤环境的影响。
1、污染情景
项目拟建设用于储存乙醇、50%过氧化氢、液碱以及二氧六环的储罐均为钢制储罐，建设为地上储罐，储罐区采取重点防渗措施建设，建设有围堰；项目拟建设用于暂存生产废水、初期雨水、事故废水的生产废水处理站各水池、初期雨水池、事故应急池为混凝土半地下结构，采取重点防渗；生产车间、原料仓库、危险废物贮存间这些区域均设置为重点防渗区，地面整体硬化密闭、无缝衔接，防渗结构防渗系数满足规范控制要求，区域日常实行硬化地面管护、防渗设施定期巡检维护，物料储存、生产跑冒滴漏及污染物泄漏可被及时截留、收集与处置，污染物难以透过防渗结构向下渗透，可有效阻断污染物垂直下渗途径，最大限度降低污染物垂向迁移污染土壤及地下水的环境风险。对比分析，项目主要考虑生产车间地面发生裂痕，使用的物料例如二氧六环和甲苯出现跑、冒、滴、漏现象，从而随裂缝进入土壤，对生产车间区域土壤产生污染影响。
（1）正常状况
正常工况下，生产车间、污水处理站各设施（包括综合调节池、沉淀池、芬顿池、厌氧池、好氧曝气池、斜管沉淀池）、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池、初期雨水沉淀池、集污管道等区域均采取了重点防渗措施，不会有物料渗漏至地下的情景发生，因此本次土壤污染预测情景主要针对事故状况进行设定。
（2）事故状况
项目污水处理站废水不含重金属、有毒有害化学物质，污染物毒性低。企业配套完善污水处理设施，废水经预处理达标后规范进入工业园区污水管网，厂区落实防渗、防腐措施，有效杜绝废水下渗。生产废水无强腐蚀性与累积性污染因子，污染物易降解，不易在土壤中富集残留。综合考虑拟建项目物料特征、装置设施的装备情况以及场地所在区域土壤特征，本次评价事故状况泄漏点设定为：生产车间特征污染物为：甲苯。
在事故状况下，土壤污染预测源强见下表。
表5.8.4-4  土壤预测源强表
	情景设定
	渗漏点
	特征污染物
	渗漏速率（cm/d）
	污染物浓度（mg/L）
	泄漏特征

	事故排放
	生产车间地面破裂
	甲苯
	1.5
	520
	连续

	甲苯为可挥发性，甲苯难溶于水，污染物浓度设定甲苯在25℃水中的溶解度。


2、预测方法及软件
项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，影响途径主要为泄漏生产废水溶液以垂直入渗方式进入土壤环境，采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中推荐的一维非饱和溶质垂向运移预测方法。
1）一维非饱和溶质运移的对流—弥散方程：


式中：c——污染物介质中的浓度，mg/L；
D——弥散系数，m2/d；
q——渗流速率，q=θv，m/d；
z——沿z轴的距离，m；
t——时间变量，d；
θ——土壤含水率，%。
2）初始条件
C（z，t）=0     t=0，L≤z＜0
3）边界条件
第一类Dirichlet边界条件：
A、连续点源：
C（z，t）=C0    t>0，z=0
B、非连续点源：
C（z，t）=C00＜t≤t0
C（z，t）=0t>t0
第二类Neumann零梯度边界条件：

[image: ]
使用HYDRUS模拟软件进行模型的建立和计算。该软件由美国农业部、农业研究会、美国盐土改良中心（US Salinity laboratory）于1991年联合研制的，用于模拟变饱和多孔介质中水分、溶质、能量运移的数值模型。该模型经过多年使用和完善，能够较好地模拟变饱和带中水分、溶质和能量运移规律和时空分布。目前已在包气带中水分、盐分、农药、有机石油烃运移方面得到广泛应用。HYDRUS具有灵活的输入输出功能，可适用于多种源汇项及边界条件，方程求解方法采用伽辽金（Galerkin）有限元法。
3、模型概化
（1）初始条件和边界条件 
a.水流模型 
初始条件：以大气压强作为初始条件。
边界条件：上边界为流量边界，假设生产废水处理站废水泄漏量按1.5cm/d，进行计算；下边界为自由排水流动边界。 
b.溶质运移模型 
初始条件：初始条件用原始土层污染物浓度表示，由于污水中污染物浓度对比土壤中现状浓度，可以忽略不计，本模型中设为零。 
边界条件：上边界为定溶质通量边界；下边界为变浓度边界。
（2）土壤概化
根据昆明工程勘察公司2025年11月出具的《易门科沃药业有限公司年产400吨中药材提取扩建项目岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》，场地位于澄江构造断陷盆地地貌区，经已有资料及本次勘察钻孔揭露表明，勘察深度范围内地基土层由第四系人工素填土（Q4ml）、向下为残坡（Q4el+dl）黏土，底部为前震旦系美党组（Pt1m）灰岩。从上至下分别描述如下：
第①层：素填土（Qml）
灰黄、褐黄色，稍湿，松散状，以粘性土砂石土为主，层顶为耕植土，填土来源于拟建场地及周边建筑开挖回填形成，回填年限约5年。稍经碾压，固结较差。揭露层厚1.20～2.30米，平均层厚1.65米，层顶为地表，全场区分布。
第②层：黏土（Q4el+dl）
褐黄色、灰黄色及褐红色，硬塑状，湿，切面稍光滑，韧性及干强度中等。压缩模量Es1-2平均值8.05Mpa，压缩系数a1-2为0.22Mpa-1，属中压缩性土。无摇振反应，干强度高，韧性好。揭露层厚7.30～15.50米，平均层厚11.27米，层顶埋深1.20～2.30米。全场区分布。
第③层：强风化灰岩（Pt2d）
灰色，深灰色，岩体极破碎，岩芯呈碎块状、砂砾状及块状，干钻无法钻进，岩体结构面以层面及裂隙为主，结构面结合程度差，岩体结构类型为散体状结构；属较硬岩类，风化较激烈岩体极破碎，岩石基本质量等级为Ⅴ级。该层地基土不具软化性和崩解性，遇水不易软化，不易崩解，开挖后裸露地表不会加剧风化。揭露层厚3.40～13.00米，平均层厚7.74米，层顶埋深8.80～17.60米，拟建场地全场区连续分布。
本次环评将项目区内土壤概化为两层。上部为0～1.65m厚素填土，下部为1.65～10m厚的黏土。
本次模拟中，根据《易门科沃药业有限公司年产400吨中药材提取扩建项目岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》中的岩性资料，并结合HYDRUS自带的不同岩性参考数据包，确定模型各层的参数进行模拟。水动力弥散度（D）选取10m。
（3）观测点及时间设置
项目设置6个预测观测点，分别设置于0.05m（N1）、0.1m（N2）、0.2m（N3）、0.5m（N4）、1.0m（N5）、1.5m（N6）、3.0m（N7），来研究不同污染深度污染物浓度随时间变化的情况。
土壤分层、剖分和观测点位置如下图：
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图 5.8-6   土壤模型概化图
4、预测结果
（1）污染物运移趋势预测
本次预测为泄漏源下方3m的包气带土壤中污染物运移情况，在地表0.05m（N1）、0.1m（N2）、0.2m（N3）、0.5m（N4）、1.0m（N5）、1.5m（N6）、3.0m（N7）设置浓度观测点，预测结果见下图。
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图5.8-7 生产车间泄漏15年内甲苯在各观测点的浓度变化曲线图
从上图可以看出，假设非正常情况下项目生产车间发生意外渗漏进入下层包气带土壤，不考虑土壤的根系吸收作用，不考虑污染物在土壤中发生反应，以甲苯浓度为520mg/L作为源强进行预测分析发现：发现泄漏后，N1～N7中7个观测点中甲苯在土壤中的浓度随着时间迁移依次出现升高。
甲苯泄漏后向下迁移，在泄漏发生0.1683d后可以达到N1观测点，并在3650d左右N1到达峰值0.5179mg/cm3；在泄漏发生3.9728d后可以达到N2观测点，并在3640d左右N2到达峰值0.5146mg/cm3；在泄漏发生19.1847d后可以达到N3观测点，并在3650d左右N3到达峰值0.5036mg/cm3；在泄漏发生139.185d后可以达到N4观测点，并在3650d左右N4到达峰值0.4164mg/cm3；在泄漏发生529.184d后可以达到N5观测点，并在3650d左右N5到达峰值0.1413mg/cm3；在泄漏发生1074.18d后可以达到N6观测点，并在3650d左右N6到达峰值0.01285mg/cm3；预测期3650d都未达到N7观测点。结合模拟情况（土壤容重1.50g/cm³，孔隙含水率θ=0.30cm3/cm3），《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地甲苯管制值（1200mg/kg）为6mg/cm3，通过预测持续泄漏3650天，所有观测点均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地甲苯管制值（1200mg/kg）。
（2）污染物到达深度预测
本次预测时段为泄漏发生10年内污染物运移情况，在365天（T0）、500天（T1）、1000天（T2）、2000天（T3）、3650天（T4）设置污染物浓度观测，预测不同泄漏时间内污染物可能到达的深度，预测结果如下。
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图5.8-8 生产车间泄漏在不同渗漏时间甲苯在土壤中的浓度变化曲线图
从上图可以看出，假设事故状况下项目生产车间物料发生意外渗漏进入下层包气带土壤，不考虑土壤的根系吸收作用，不考虑污染物在土壤中发生反应，以甲苯浓度520mg/L作为源强进行预测分析发现：甲苯泄漏后向下迁移，泄漏发生在500天（T1）、1000天（T2）、2000天（T3）、3650天（T4），可到达的深度分别为-83cm、-121cm、-153cm、-179cm。
模拟事故状况下持续泄漏的时间越长，污染到达的深度也将越大，为降低项目运营对土壤环境的影响，项目需进行分区防渗工程建设，项目运营后建设单位须加强防渗工程的管理和维护，定期对厂内废水、废液收集设施防渗工程进行巡检，确保发生污染物意外渗漏可及时发现。
[bookmark: _Toc1430]5.8.5土壤环境污染防治措施
针对工程可能发生的土壤污染，按照“源头控制、过程防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入侵、扩散、应急响应全阶段进行控制。
（1）源头控制措施：对于生产车间、污水处理站各设施（包括综合调节池、沉淀池、芬顿池、厌氧池、好氧曝气池、斜管沉淀池）和集污排污管道、初期雨水沉淀池、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池等采取重点防渗，严格按照标准建设，定期巡检，从源头上控制土壤污染物的事故排放。
（2）过程防控措施：1）加强厂区占地范围内绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。2）在易形成下渗或漫流影响的区域，如储罐区、原料库、危废间等，需设置围堰可收集泄漏液体，同时应做好防渗措施，其他区域做好防渗处理，并加强日常巡护，以防止土壤环境污染。3）设置事故池收集事故废水。必须保证在未经处理满足要求的前提下事故废水不得流出厂界。
（3）污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤污染监控系统，及时发现污染、及时控制。
（4）应急响应措施：一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制泄漏物，及时清理，杜绝漫流和下渗。
（5）突发环境事件应急预案中应包括事故状态下污染物漫流和下渗对土壤的污染应急、响应预案。
[bookmark: _Toc25016]5.8.6土壤环境监测计划
本次评价根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）及《工业企业土壤和地下水 自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）及项目特点制定了土壤跟踪监测计划，具体见下表：
[bookmark: _Ref29533]表5.8.4-5 土壤跟踪监测计划表
	监测点位
	采样深度
	监测项目
	监测频率
	执行标准

	生产车间、储罐区和污水处理站之间GZT1
	表层
（0~0.5m）
	pH、甲苯
	1次/a
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地

	项目东北侧耕地GZT2
	表层
（0~0.5m）
	pH、甲苯
	1次/a
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618 -2018）

	根据《工业企业土壤和地下水 自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）：“下游50m 范围内设有地下水监测井并按照本标准要求开展地下水监测的单元可不布设深层土壤监测点。”项目该范围设置地下水监测井，故不设置深层土壤监测点。


根据《云南省土壤污染防治条例》，项目生产属化学药品原料药制造271，为排污许可重点管理企业，应列入土壤污染重点监管单位名录，在运行期间，设置专人建立土壤环境跟踪监测档案，如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取相应应急措施。
[bookmark: _Toc17268]5.8.7土壤环境影响小结
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）判定，本项目土壤环境评价等级为一级。
项目土壤污染途径主要包括正常工况下大气沉降，以及事故工况下地表漫流与垂直下渗。项目对土壤的影响主要为项目排放的非甲烷总烃、甲苯以大气沉降的形式进入土壤环境，对土壤产生不利影响。根据预测，本项目在运行期10年内甲苯和pH的基本贡献值较低，对周边土壤环境影响较小。项目参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求，结合场地水文地质条件与项目生产特征，实施土壤污染分区防渗：对生产车间、污水处理站各构筑物、集排污管道、初期雨水沉淀池、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池等重点污染防治区采取重点防渗措施，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。项目已针对各类污染源与污染途径配套完善的污染治理、泄漏防控与应急处置措施，可保障污染物稳定达标排放，有效防范渗漏、漫流等土壤污染风险，从源头控制区域土壤环境影响。在严格落实本报告提出的土壤污染防治、环境管理与监控要求的前提下，项目对区域土壤环境的影响可控制在可接受水平。
[bookmark: _Toc8710]5.9环境风险影响分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素。建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和本项目实际运营情况，确定本项目环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量恶化的预测和防护作为评价工作重点。
本次评价通过科学的控制分析和管理，将环境风险发生的可能性和危害降低到最低程度。一旦出现环境风险事故，立即启动风险应急预案，把损失降低到最低程度。
[bookmark: _Toc2162]5.9.1建设项目风险调查
5.9.1.1建设项目风险源调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。根据本项目工艺，本项目主要涉及的化学品其使用量及储存量详见下表所示：
[bookmark: _Ref478110287]表5.9.1-1本项目风险物质情况一览表
	名称
	年消耗量（t/a）
	CAS号
	形态
	厂内最大存在量（t/a）
	是否属于风险物质

	乙醇（无水）
	2146.1867
	64-17-5
	液
	33.5
	是

	乙酸乙酯
	900
	141-78-6
	液
	7.5
	是

	硫酸
	4.59
	7664-93-9
	液
	1
	是

	液碱
	34
	1310-73-2
	液
	53.2
	否

	氢氧化铁
	2.875
	1309-33-7
	固
	2.875
	否

	甲醇
	4.725
	67-56-1
	液
	1
	是

	硼氢化钠
	0.105
	16940-66-2
	固
	0.105
	否

	甲苯
	118.25
	108-88-3
	液
	5
	是

	氯化氢（38%）
	5.25
	7647-01-0
	液
	1
	是

	间氯过氧苯甲酸
	22.75
	937-14-4
	固
	5
	否

	间氯苯甲酸
	20.8
	535-80-8
	固
	5
	否

	二氧六环
	200
	123-91-1
	液
	44
	是

	双氧水（50%）
	58.6
	7722-84-1
	液
	47.6
	是

	高沸点芳烃溶剂油150号
	3
	872-50-4
	液
	3
	是

	二乙二醇（二甘醇
	3
	111-46-6
	液
	3
	否


表5.9.1-2 乙醇理化性质及危险性一览表
	标识
	中文名：乙醇；酒精
	英文名：Ethylatcohol；Ethanol

	
	分子式：C2H6O
	分子量：46.07
	UN编号：1170

	
	危险货物编号：32061
	RTECS号：KQ6300000
	CAS号：64-17-5

	理化性质
	性状：无色液体，有酒香。

	
	熔点/℃：-114.1
	溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂

	
	沸点/℃：78.3
	相对密度（水=1）0.79

	
	饱和蒸汽压/kPa：5.33／19℃
	相对密度（空气=1）1.59

	
	临界温度/℃243.1
	燃烧热（kJ·mol-1）1365.5

	
	临界压力/mPa6.38
	最小引燃能量/mJ：

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点/℃：12
	聚合危害可能发生：不能出现

	
	爆炸极限（体积分数）3.3～19.0
	稳定性：稳定

	
	自燃温度/℃：363
	禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类

	危险特性
	危险特性：其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时发出紫色火焰。

	
	建规火险分级：甲

	
	灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效

	毒性
	接触限值：中国MAC：未制定标准
苏联MAC：1000mg／m3
美国TWA：OSHA1000PPm，1880mg／m3；ACGIH1000ppm，1880mg／m3

	
	职业危害分级：Ⅳ级，低度危害，
LD50:7060mg/kg(兔经口)；＞7430mg／kg(兔经皮)
LC50:20000ppm10小时(大鼠吸入)

	对人体危害
	人长期口服中毒剂量的乙醇，可见到肝、心肌脂肪浸润，慢性软脑膜炎和慢性胃炎。对中枢神经系统的作用，先作用于大脑皮质，表现为兴奋，最后由于延髓血管运动中枢和呼吸中枢受到抑制而死亡，呼吸中枢麻痹是致死的主要原因。急性中毒：表现为兴奋期、共济失调期、昏睡期，严重者深度昏迷。血中乙醇浓度过高可致死。慢性影响：可引起头痛、头晕、易激动、乏力、震颤、恶心等，皮肤反复接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。
侵入途径：吸入食入经皮吸收

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医
食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医

	防护
	工程控制：生产过程密闭，全面通风
呼吸系统防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可佩戴防毒口罩
眼睛防护：一般不需特殊防护
防护服：穿工作服
手防护：一般不需特殊防护
避免接触的条件：工作现场严禁吸烟

	泄漏处理
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其他不燃性吸附剂混合吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	储运
	储存于阴凉、通风房间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查通道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚




表5.9.1-3 乙酸乙酯理化性质及危险性一览表
	标识
	中文名：乙酸乙酯
	英文名称：Ethylacetate

	
	分子式：C4H8O2
	分子量：88.1
	UN编号：1173

	
	危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体
	危险货物编号：32127
	CAS号：141-78-6

	理化性能
	性状：无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。

	
	熔点（℃）：-83.6
	溶解性：微溶于水，溶于氯仿、丙酮、醇、醚等多数有机溶剂。

	
	沸点（℃）：77.2
	相对密度（水=1）：0.90

	
	饱和蒸汽压（kPa）：13.33（27℃）
	相对密度（空气=1）：3.04

	
	临界温度（℃）：250.1
	燃烧热（kJ/mol）：2244.2

	
	临界压力（MPa）：3.83
	最小引燃能量（mJ）：426.7

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点（℃）：-4
	聚合危害：不能出现

	
	爆炸极限（V%）：上限11.5下限2.0
	稳定性：稳定

	
	引燃温度（℃）：null
	禁忌物：强氧化剂、碱类、酸类。

	
	危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

	容许浓度
	PC-TWA:200mg/m3; PC-STEL:300mg/m3

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起缓慢而渐进的麻醉作用。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈充血及黏膜炎症；可致湿疹样皮炎。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗。
吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。

	防护
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴防毒口罩。必要时佩戴自给式呼吸器。
身体防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
其他：工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其他惰性材料吸收，收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	储运注意事项
	储存于阴凉、通风房间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。




表5.9.1-4 硫酸理化性质及危险性一览表
	标识
	中文名：硫酸
	英文名：sulfuricacid

	
	分子式：H2SO4
	分子量：98.08
	

	
	危险性类别：皮肤腐蚀/刺激,类别1A；严重眼损伤/眼刺激,类别1

	理化性质
	性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。

	
	溶解性：与水混溶。

	
	熔点（℃）：10.5
	沸点（℃）：330.0
	相对密度（水＝1）：1.83

	
	临界温度（℃）：
	临界压力（MPa）：
	相对密度（空气＝1）：3.4

	
	燃烧热（KJ/mol）：无意义
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（KPa）：0.13（145.8℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物：氧化硫。

	
	闪点（℃）：无意义
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：无意义
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：无意义
	最大爆炸压力（MPa）：无意义

	
	引燃温度（℃）：无意义
	禁忌物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。

	
	危险特性：遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

	
	灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水释放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。

	毒性
	接触限值：中国MAC（mg/m3）2前苏联MAC（mg/m3）1
美国TVL－TWAACGIH1mg/m3美国TLV－STELACGIH3mg/m3
急性毒性：LD502140mg/kg（大鼠经口）
LC50510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入。
健康危害：对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道灼伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈合瘢痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

	急救
	皮肤接触：立即脱除被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护
	工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
个人防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：20UN编号：1830包装分类：Ⅰ包装方法：螺纹口或磨砂口玻璃瓶外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。
储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


表5.9.1-5 甲醇理化性质及危险性一览表
	标
识
	中文名：甲醇；木醇；木酒精；甲基氢氧化物
	英文名：Methanol

	
	分子式C-H4-O
	分子量：32.04
	CAS号：67-56-1
	化学类别：

	
	危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体
	危规号：32058
	UN编号：1230

	理
化
性
质
	性状与用途：无色、透明、高度挥发、易燃液体。略有酒精气味。用于制取酯类、塑料增塑剂、医药、喷漆，以及用作溶剂。

	
	熔点（℃）：-97.8℃沸点（℃）：64.5℃
相对密度（水=1）：0.792(20／4℃)
相对密度(空气=1):1.11
饱和蒸汽压(kpa)：蒸汽压13.33KPa(100mmHg21.2℃)。
	燃烧热（kJ/mol）：726.83临界温度（℃）：240
临界压力（Mpa）：7.95折射率：1.328
溶解性：能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多其他有机溶剂相混溶
最小点火能（mJ）无资料

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃闪点：12.22℃
爆炸极限：下限（%）6上限(%)：36.5
引燃温度：463.89℃最大爆炸压力：无资料
	稳定性：稳定聚合危害：不聚合
禁忌物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属
燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃在火场中受热的容器有爆炸的危险。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处；喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束；灭火剂：抗溶性泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳

	毒性
	接触限值中国PC-TWA，25mg/m3(皮×)；PC-STEL，50mg/m3(皮)
美国TLV-TWA（ACGIH），262mg/m3(200ppm××)(皮)；TLV-STEL（ACGIH），328mg/m3(250ppm)(皮)

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收
对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变
急性中毒短时大量吸入，出现轻度眼及上呼吸道刺激征状；经过一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧，甚至昏迷；视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明
慢性影响神经衰弱综合征，自主神经功能失调，黏膜刺激，视力减退等

	急救
	吸入后脱离现场至新鲜空气处；保持呼吸畅通；呼吸困难时给输氧；呼吸停止时进行人工呼吸；就医；皮肤接触时，脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤

	防护措施
	工程控制严加密闭，加强通风
个体防护接触蒸汽时，应佩戴防毒面具；紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴正压自给式呼吸器；穿防静电工作服；戴橡胶手套；戴化学安全防护眼镜
其他工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作后，淋浴更衣

	泄漏处理
	人员迅速撤离污染区到上风处，并隔离至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防服

	储运包装
	储存于阴凉、通风仓库内，室内温度小于30℃；远离火种、热源，防止日光直射；与氧化剂分开存放；储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；灌装时注意流速，且有接地装置






表5.9.1-6 甲苯理化性质及危险性一览表
	标识
	中文名：甲苯；甲基苯
	英文名称：methylbenzene;toluene

	
	分子式：C7H8
	分子量：92.15
	UN编号：1294

	
	危险性类别：易燃液体,类别2
	危险货物编号：32052
	CAS号：108-88-3

	理化性能
	性状：无色易挥发液体，具芳香气味

	
	熔点（℃）：-94.9
	溶解性：不溶于水,可混溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂

	
	沸点（℃）：110.6
	相对密度（水=1）：0.87

	
	饱和蒸汽压（kPa）：3.8(25℃)
	相对密度（空气=1）：3.14

	
	临界温度（℃）：318.6
	燃烧热（kJ/mol）：-3910.3

	
	临界压力（MPa）：4.11
	最小引燃能量（mJ）：无资料

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：CO2，H2O

	
	闪点（℃）：4(CC)；16(OC)
	聚合危害：无资料

	
	爆炸极限（V%）：上限7.1下限1.1
	稳定性：稳定

	
	自燃温度（℃）：480
	禁忌物：强氧化剂、酸类、卤素等

	
	危险特性：高度易燃液体和蒸气,造成皮肤刺激,怀疑对生育力或胎儿造成伤害,可能引起昏昏欲睡或眩晕,长时间或反复接触可能对器官造成损伤,吞咽及进入呼吸道可能致命,对水生生物有害并具有长期持续影响。

	
	灭火方法：用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	接触极限
	中国PC-TWA:50mg/m3;PC-STEL:100mg/m3[皮]
美国(ACGIH)TLV-TWA:50ppm[皮]

	对人体危害
	对皮肤、黏膜有刺激性,对中枢神经系统有麻醉作用急性中毒短时间内吸入较高浓度本品表现为中枢神经系统麻醉作用,出现头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。呼吸道和眼结膜可有明显刺激征状。液体吸入肺内可引起肺炎、肺水肿和肺出血。可出现明显的心脏损害。液态本品吸入呼吸道可引起吸入性肺炎慢性影响长期接触可发生神经衰弱综合征,肝大,女性月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎

	急救
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给吸氧。如呼吸、心跳停止,立即行心肺复苏术。就医。
皮肤接触：立即脱去污染衣着,用肥皂水或清水彻底冲洗。就医。
眼睛接触：分开眼睑,用清水或生理盐水冲洗。就医食入漱口,饮水。禁止催吐。就医。

	防护
	工程控制：生产过程密闭,加强通风。提供安全的淋浴和洗眼设备
个体防护装备：
呼吸系统防护：空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜
皮肤和身体防护：穿防毒物渗透工作服
手防护：戴橡胶耐油手套

	泄漏处理
	消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿防毒、防静电服,戴橡胶耐油手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。

	储运注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。





表5.9.1-7二氧六环理化性质及危险性一览表
	项目
	内容
	备注/来源

	中文名称
	1,4-二氧六环(1,4-二噁烷)
	别名：二氧六环、二噁烷

	英文名称
	1,4-Dioxane
	CAS号：123-91-1

	外观与性状
	无色液体，稍有醚样香味
	易挥发，蒸气比空气重

	熔点
	11.8~12℃
	低温下可能结晶

	沸点
	101.1~101.3℃
	

	闪点
	12℃(闭杯)
	高度易燃

	爆炸极限
	2.0%~22.2%(V/V)
	爆炸范围宽，危险性大

	引燃温度
	180℃
	遇高热、明火易燃爆

	密度
	1.033~1.034g/cm³
	略重于水

	溶解性
	与水混溶，可混溶于多数有机溶剂
	常用溶剂，但需注意相容性

	危险类别
	易燃液体类别3
	依据GHS分类

	
	急性毒性类别4
	经口、经皮、吸入

	
	致癌性类别2B
	可能对人类致癌

	
	眼刺激类别2
	接触可致红肿、疼痛

	主要危害
	1.火灾爆炸：蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。2.过氧化物风险：久贮或光照下可能生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。3.健康损害：吸入、食入或经皮吸收有害。对眼、呼吸道有刺激；高浓度可致头晕、恶心、麻醉甚至死亡；长期接触可能损害肝、肾及神经系统。

	急救措施
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，就医。皮肤接触：立即脱去污染衣物，用大量肥皂水和清水彻底冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。食入：漱口，禁止催吐，立即就医。

	消防措施
	灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。禁用水柱：直流水灭火无效，且可能使火势蔓延。注意：火场中容器若变色或安全泄压装置发声，必须立即撤离。

	储存要求
	1.储存于阴凉、通风库房，库温不宜超过30℃。2.密封保存，避免光照（防过氧化物生成）。3.与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。4.采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备。


表5.9.1-8高沸点芳烃溶剂油150号理化性质及危险性一览表
	项目
	内容
	备注/来源

	中文名称
	高沸点芳烃溶剂油150号
	CAS号：64742-94-5

	英文名称
	HighBoilingPointAromaticSolvent150#
	

	外观与性状
	无色至微黄色液体，有特殊气味
	

	熔点
	数据不足
	

	沸点
	180~215℃
	

	闪点
	65℃(闭杯)
	易燃液体类别3

	爆炸极限
	数据不足
	通常芳烃溶剂油爆炸范围较宽

	密度
	0.891~0.911g/cm³(20℃)
	

	溶解性
	不溶于水，溶于多数有机溶剂
	

	危险类别
	易燃液体类别3
	依据GHS分类

	
	吸入危害类别1
	H304：吞咽及进入呼吸道可能致命

	
	皮肤刺激类别2
	

	
	眼刺激类别2
	

	主要危害
	1.火灾爆炸：高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧。2.吸入危害：吸入有害，可能导致化学性肺炎或肺损伤。3.环境危害：对水生生物有毒并具有长期持续影响。

	急救措施
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，就医。皮肤接触：脱去污染衣物，用肥皂水和清水彻底冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

	消防措施
	灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。注意：用水灭火无效，可能使火势蔓延。

	储存要求
	1.储存于阴凉、通风库房，远离火种、热源。2.密封保存，防止泄漏。3.与氧化剂分开存放，切忌混储。4.采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备。


表5.9.1-9二乙二醇(二甘醇)理化性质及危险性一览表
	项目
	内容
	备注/来源

	中文名称
	二乙二醇(二甘醇)
	CAS号：111-46-6

	英文名称
	DiethyleneGlycol(DEG)
	

	外观与性状
	无色、无味、粘稠液体，略带甜味，吸湿性
	

	熔点
	-10℃
	

	沸点
	245℃
	

	闪点
	143℃(闭杯)
	丙类火灾危险性

	爆炸极限
	数据不足
	

	密度
	1.118g/cm³(25℃)
	

	溶解性
	与水混溶，溶于乙醇、丙酮等
	

	危险类别
	急性毒性类别4
	H302：吞咽有害

	
	特异性靶器官毒性类别1
	H372：长期或反复接触会对器官（肾脏）造成损害

	主要危害
	1.健康损害：摄入有害，可能导致肾脏损害。2.慢性毒性：长期或反复接触可能损害器官。3.可燃性：可燃，但火灾危险性较低。

	急救措施
	食入：漱口，禁止催吐，立即就医。皮肤接触：用大量肥皂水和清水彻底冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

	消防措施
	灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。注意：受热分解可能产生刺激性烟雾。

	储存要求
	1.储存于阴凉、通风库房。2.密封保存，防止吸湿。3.避免与强氧化剂接触。


5.9.1.2环境敏感目标调查
本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按照大气环境、地表水环境、地下水环境不同环境要素对环境敏感目标调查，项目风险评价范围内保护目标见下表。





表5.9.1-2建设项目环境敏感特征表
	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人数（人）

	
	1 
	曾所村
	W
	390
	村庄
	2800

	
	2 
	小箐村
	S
	1440
	村庄
	300

	
	3 
	江口村
	E
	770
	村庄
	3100

	
	4 
	田心村
	NE
	2450
	村庄
	800

	
	5 
	双龙村
	N
	2120
	村庄
	700

	
	6 
	大营村
	NW
	2360
	村庄
	2600

	
	7 
	代所村
	NW
	1480
	村庄
	1000

	
	8 
	梅花营村
	W
	1830
	村庄
	3900

	
	9 
	南庄村
	SW
	2480
	村庄
	700

	
	10 
	老凹村
	SW
	2440
	村庄
	400

	
	11 
	弯子村
	SW
	1100
	村庄
	600

	
	12 
	三元村
	NE
	3400
	村庄
	1200

	
	13 
	大谷厂村
	NE
	4970
	村庄
	900

	
	14 
	中村
	NW
	4340
	村庄
	300

	
	15 
	小村
	NW
	4540
	村庄
	270

	
	16 
	团山村
	NW
	4520
	村庄
	180

	
	17 
	韩所村
	NW
	4080
	村庄
	3100

	
	18 
	下龚家营村
	NW
	3940
	村庄
	450

	
	19 
	东海村
	NW
	3340
	村庄
	400

	
	20 
	西海村
	NW
	3580
	村庄
	380

	
	21 
	方屯村
	NW
	3420
	村庄
	2200

	
	22 
	石家坡村
	NW
	4610
	村庄
	250

	
	23 
	易门县城（局部区域）
	W
	3910
	县城
	15000

	
	24 
	罗所村
	W
	3940
	村庄
	2700

	
	25 
	西冲村
	SW
	4340
	村庄
	280

	
	26 
	旱坝村
	SW
	3750
	村庄
	320

	
	27 
	冷水下村
	SE
	4920
	村庄
	280

	
	厂址周边500m范围内人口数小计（厂址500m范围仅有曾所村，曾所村位于厂址西侧390m至1100m范围内，据调查500m范围人口为350人）
	350

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	45110

	
	大气环境敏感程度E值
	E2

	地表水
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	——
	废水间接排放
	——
	——

	
	内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	1
	三五大河
	较敏感F2
	Ⅲ类
	138

	
	2
	扒河
	较敏感F2
	Ⅲ类
	1530

	
	3
	绿汁江
	较敏感F2
	Ⅲ类
	27000

	
	地表水环境敏感程度E值
	E2

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	无
	不敏感G3
	D1
	——

	
	地下水环境敏感程度E值
	E2


[bookmark: _Toc26230]5.9.2环境风险潜势初判
5.9.2.1危险物质及工艺系统危险性P的分级确定
分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见导则附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照附录C对危险物质及工艺系统危险性P等级进行判断。
（1）危险物质定量分析
危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）判定。首先确定危险物质数量与临界量的比值（Q）根据该技术导则附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界点，附录C中C1.1危险物质数量与临界量比值（Q）的计算有两种情况：
a、当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
b、当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：
Q=ql/Ql+q2/Q2+……+qn/Qn
式中ql，q2……Qn——每种危险物质的最大存在总量，t。
Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目涉及的危险物质主要为乙醇、乙酸乙酯、硫酸、甲醇、甲苯、二氧六环、双氧水（50%）、高沸点芳烃溶剂油150号。本项目危险物质与临界值比值详见下表。









[bookmark: _Ref33353052]表5.9.2-1本项目危险物质与临界量比值（Q）
	序号
	名称
	CAS号
	厂内最大存在总量qn/t
	临界量
Qn/t
	该种危险物质Q值

	1 
	乙醇（无水）
	64-17-5
	33.5
	500
	0.067

	2 
	乙酸乙酯
	141-78-6
	7.5
	10
	0.75

	3 
	硫酸
	7664-93-9
	1
	10
	0.1

	4 
	甲醇
	67-56-1
	1
	10
	0.1

	5 
	甲苯
	108-88-3
	5
	10
	0.5

	6 
	氯化氢（38%）
	7647-01-0
	1
	2.5
	0.152

	7 
	二氧六环
	123-91-1
	44
	5000
	0.0088

	8 
	双氧水（50%）
	7722-84-1
	47.6
	200
	0.238

	9 
	高沸点芳烃溶剂油150号
	872-50-4
	3
	5000
	0.0006

	项目Q值∑
	2.1644

	注：1、根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），二氧六环、高沸点芳烃溶剂油150号不属于风险物质。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）二氧六环、高沸点芳烃溶剂油150号属于W5.4类物质，临界量为5000t。
2、根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），双氧水不属于风险物质。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）双氧水属于W9.2类物质，临界量为200t。


根据上表，本项目危险物质数量和临界量比值Q=2.1644。
（2）所属行业及生产工艺特点（M）
根据项目所属行业及生产工艺特点，按导则附录C表C.1要求计算分值，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别平分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；M=5分别以M1、M2、M3和M4表示。
表5.9.2-2行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的生产过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加油站油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa
b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


本项目为化学药品原料药制造，属于上表内医药行业，主要工艺为醇提、水提、萃取和低温结晶工艺，项目设置有一套危险物质存储罐区；废气处理使用一套催化燃烧设备，催化燃烧温度200～400℃，故本项目M=10，为M3。
（3）P的分级确定依据
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中要求，P值的确定根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定，分别以P1、P2、P3、P4表示。
表5.9.2-3危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


综上，项目危险物质与临界量比值Q=2.1644，行业及生产工艺为M3，对照上表，本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断为P4。
[bookmark: _Hlk97369722]5.9.2.2环境敏感程度分级
分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录D环境敏感程度（E）的分级判定项目环境敏感目标的环境敏感性。
（1）大气环境敏感程度判定依据
依据环境敏感目标环境敏感性及人口密闭划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。
表5.9.2-4大气环境敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围居住区、医疗卫生、文化教育、行政办公等机构人口数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围居住区、医疗卫生、文化教育、行政办公等机构人口数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


根据上表，本项目周边5km范围内人口总数约45110＞10000人，周边500m范围内人口总数350＜500人（厂址500m范围仅有曾所村，曾所村位于厂址西侧390m至1100m范围内，据调查500m范围人口为350人）。因此，判断该项目大气环境为E2环境低度敏感区。
（2）地表水环境敏感程度判定依据
依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表，其中地表水功能敏感性分区和环境保护目标分别见下表。
表5.9.2-5地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3



表5.9.2-6地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感特性

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；
或以上发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入收纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；
或以上发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


表5.9.2-7 环境敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区和准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场的洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景名胜区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


本项目生产、生活废水处理后进入工业园区污水处理厂，属于间接排放。事故状态下最终纳污水体三五大河为Ⅲ类地表水，故地表水环境敏感特征为较敏感F2；本项目环境影响目标不涉及S1和S2包括的敏感保护目标，故环境敏感目标分级为S3，对照上表，地表水环境敏感程度分级为E2。
（3）地下水环境敏感程度的判定依据
依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表，其中地表水功能敏感性分区和环境保护目标分别见下表。
表5.9.2-8地下水环境敏感程度分级
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表5.9.2-9地下水功能敏感性分区
	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区*

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	*“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表5.9.2-10包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤10×10-6cm/s，且连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤10×10-6cm/s，且连续、稳定
Mb≥1.0m，10×10-6cm/s≤K＜1×10-4cm/s，且连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述D2和D3条件


本项目区包气带渗透系数2.86×10-3cm/s＞1×10-4cm/s，Mb=1.65m≥1.0m，防污性能为D1，区域地下水不敏感，功能敏感性分区为G3。故项目地下水环境为E2环境低度敏感区。
（4）项目环境敏感程度分级判定结果
项目环境敏感程度分级详见下表。
表5.9.2-11项目环境敏感程度分级
	指标
	大气环境敏感程度
	地表水环境敏感程度
	地下水环境敏感程度

	本项目
	E2（项目周边5km范围内人口总数约为45110人＞10000人，周边500m范围内人口总数为350人＜500人）
	E2（项目废水属于间接排放，受纳水体为Ⅲ类，地表水功能敏感性F2，环境敏感目标取S3）
	E2（G3不敏感：不涉及饮用水源保护区和补给径流区等特殊保护区，D1：K=2.86×10-3cm/s，且连续、稳定）


5.9.2.3项目环境风险潜势初判结果
建设项目潜势划分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV/IV+级。
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。
表5.9.2-12建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中毒危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境敏感程度（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境敏感程度（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境敏感程度（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


本项目环境风险潜势初判如下表。
表5.9.2-13本项目环境风险潜势判定结果
	指标
	P
	环境敏感程度
	本项目环境风险潜势

	
	
	大气
	地表水
	地下水
	大气
	地表水
	地下水

	本项目
	P4
	E2
	E2
	E2
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ


5.9.2.4环境风险评价等级判定结果
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅱ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表5.9.2-14评价工作等级
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


本项目环境风险评价等级判定结果如下。
表5.9.2-15本项目环境风险评价等级判定结果
	环境要素
	大气
	地表水
	地下水

	风险潜势
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	评价等级
	三级评价
	三级评价
	三级评价


[bookmark: _Toc4477]5.9.3风险识别
风险识别内容包括生产过程所涉及的物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。
5.9.3.1物质危险性识别内容
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），识别出的危险物质主要为乙醇、乙酸乙酯、硫酸、甲醇、甲苯、氯化氢、二氧六环、双氧水（50%）、高沸点芳烃溶剂油150号。其物质危险性识别见下表。
表5.9.3-1物质危险性识别表
	序号
	主要危险物质
	危险特性
	危险物质分布

	1 
	乙醇（无水）
	易燃液体，蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火高热易燃烧爆炸，有刺激性。
	生产车间、储罐区

	2 
	乙酸乙酯
	易燃液体，蒸气易燃易爆，对眼、呼吸道和皮肤有刺激性，遇明火高热燃烧。
	生产车间、原料仓库

	3 
	硫酸
	强腐蚀性液体，遇水剧烈放热，可致人体灼伤，与活泼金属反应放出易燃氢气。
	生产车间、原料仓库

	4 
	甲醇
	易燃有毒液体，蒸气易燃易爆，可致失明、急性中毒，遇明火高热易爆炸。
	生产车间、原料仓库

	5 
	甲苯
	易燃有毒液体，蒸气易燃易爆，对中枢神经系统有麻醉作用，有刺激性。
	生产车间、原料仓库

	6 
	氯化氢（38%）
	强腐蚀性液体，蒸气有强刺激性，可致灼伤，遇氰化物产生剧毒气体。
	生产车间、原料仓库

	7 
	二氧六环
	高度易燃液体，蒸气与空气可形成宽范围爆炸性混合物，遇明火、静电、高热易燃烧爆炸；见光久置易生成爆炸性过氧化物；具有致癌性，刺激眼、皮肤及呼吸道，长期接触损伤肝肾。
	生产车间、储罐区

	8 
	150 号高沸点芳烃溶剂油
	易燃液体，遇明火、高温可燃烧，蒸气具有麻醉刺激性；长期接触损害皮肤、呼吸道，泄漏易渗入土壤水体造成污染。
	生产车间

	9 
	双氧水
	氧化性腐蚀液体，受热、撞击、接触杂质易分解释放大量氧气引发燃爆；具有强刺激性、腐蚀性，接触人体造成皮肤、黏膜灼伤，与易燃物混合加剧火灾风险。
	生产车间、储罐区


5.9.3.2生产系统危险性识别
生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。项目生产设施风险识别见下表。
表5.9.3-2物质危险性识别表
	序号
	危险源
	危险物质
	主要风险因素

	1 
	生产车间
	乙醇、乙酸乙酯、硫酸、甲醇、甲苯、氯化氢、二氧六环、150号高沸点芳烃溶剂油、双氧水
	泄漏、火灾

	2 
	储罐区
	乙醇、二氧六环、双氧水
	泄漏、火灾

	3 
	原料仓库
	乙酸乙酯、硫酸、甲醇、甲苯、氯化氢
	泄漏、火灾

	4 
	危险废物贮存间
	废机油
	泄漏、火灾

	5 
	污水处理站
	高浓度废水
	超标排放


5.9.3.3危险物质向环境转移的途径识别
危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。
[bookmark: _Ref29563796]表5.9.3-3建设项目环境风险识别表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1 
	生产车间
	提取罐、中转罐、溶剂回收装置
	乙醇、乙酸乙酯、硫酸、甲醇、甲苯、氯化氢、二氧六环、150号高沸点芳烃溶剂油、双氧水
	泄漏、火灾
	大气、地表水、地下水、土壤
	项目周边居民区、三五大河

	2 
	存储罐区
	存储罐
	乙醇、氧六环、双氧水
	泄漏、火灾
	
	

	3 
	化学品库
	暂存桶
	乙酸乙酯、硫酸、甲醇、甲苯、氯化氢
	泄漏、火灾
	
	

	4 
	生产废水处理站
	各水水池
	生产废水
	泄漏
	
	

	5 
	危废间
	贮存桶
	废机油
	泄漏、火灾
	
	


[bookmark: _Toc5726]5.9.4风险事故情形设定
根据以上分析，本项目的风险事故为危险物质泄漏事故。包括生产车间、存储罐区和化学品库中乙醇、乙酸乙酯、硫酸、甲醇、甲苯、氯化氢、二氧六环、150号高沸点芳烃溶剂油、双氧水泄漏、蒸发对地表水、地下水、环境空气造成污染；危险废物贮存间废润滑油泄漏、入渗、发生燃烧对地表水、地下水、土壤、环境空气造成污染；废水处理站生产废水事故排放造成地下水、地表水、土壤造成污染。
在所有发生概率不为零的事故情形下，建设项目的最大可信风险事故为生产车间中转罐的泄漏风险。事故主要原因是生产车间中转罐破裂后物料泄漏，导致周围环境受到污染影响。
[bookmark: _Toc13900]5.9.5环境风险分析
5.9.5.1各环境要素风险分析等级
根据导则规定，评价等级及工作内容见下表：
表5.9.5-1环境风险评价工作等级划分表
	环境要素
	大气环境
	地表水环境
	地下水环境

	评价等级
	三级
	三级
	三级

	工作内容
	应定性分析说明大气环境影响后果
	应定性分析说明地表水环境影响后果
	应定性分析说明地下水环境影响后果


5.9.5.2大气环境的影响分析
1、泄漏环境风险影响分析
（1）事故源项分析
项目涉及的乙醇（无水）、乙酸乙酯、硫酸、甲醇、甲苯、38%氯化氢（盐酸）、二氧六环、150号高沸点芳烃溶剂油、双氧水等危险物质发生泄漏时，挥发的蒸气或泄漏的液体会对周边环境及人体健康造成危害，其中乙醇、乙酸乙酯、甲醇、甲苯的蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易引发燃烧爆炸事故。贮存区发生泄漏时，氯化氢、甲醇等物质嗅觉阈值较低，易被及时发现；乙酸乙酯、甲醇等低沸点物质挥发速度快，易快速扩散形成蒸气云。因此确定本项目的最大可信事故为：单桶危险物质破损泄漏导致的污染及次生灾害事件。项目涉及的危险物质存储方式分为两类：乙醇（无水）、二氧六环采用50m3固定储罐厂区存储；乙酸乙酯、硫酸、甲醇、甲苯、38%氯化氢（盐酸）均未设置大型储罐，采用桶装暂存，定期联络供货厂家送货入厂。
（2）风险影响分析
在危险物质发生泄漏事故的状态下，储罐泄漏的液体及挥发形成的蒸气云扩散范围更广、持续时间更长，桶装泄漏则以局部污染为主，两者均会对厂区职工和周围村民生命安全产生危害，同时造成环境污染。
①对人体的危害
低浓度下，氯化氢、硫酸、乙酸乙酯、甲苯、二氧六环对眼、鼻、咽喉及皮肤粘膜有刺激作用，出现流泪、咽痛、咳嗽、皮肤瘙痒等症状；高浓度可造成组织灼伤、溶解坏死。急性中毒：轻者出现头痛、头晕、恶心、呕吐、乏力等症状；严重者可发生中毒性肺水肿、呼吸窘迫综合征，出现剧烈咳嗽、咯粉红色泡沫样痰、呼吸困难、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落导致窒息。甲醇可致永久性失明，高浓度氯化氢可引起反射性呼吸停止，甲苯、二氧六环对中枢神经系统有强烈麻醉作用。同时，乙醇、乙酸乙酯、甲醇、甲苯的蒸气与空气形成的爆炸性混合物遇明火、高热易引发燃烧爆炸；二氧六环蒸气密度大于空气，会在低洼处积聚，形成大范围危险区域，易造成群死群伤和重大财产损失。
③对环境的危害
对环境有严重危害，若事故处置措施不当，无有效事故收集装置，泄漏物随雨水或冲洗水扩散至地表水中后会造成水体污染：硫酸、氯化氢会显著降低水体pH值，破坏水生生态平衡；甲醇、甲苯、二氧六环、高沸点芳烃溶剂油150号等会造成水体有机物污染，危害水生生物生存。
储罐泄漏的大量液体渗入土壤后，会造成土壤理化性质改变和微生物活性降低，进而通过土壤渗透至地下水中，对项目区的土壤及地下水环境造成长期严重的污染。挥发性物质形成的蒸气云会扩散至周边大气环境，影响区域空气质量。
2、泄漏火灾环境风险影响
（1）事故源项分析
项目涉及的乙醇（无水）、乙酸乙酯、甲醇、甲苯、二氧六环均为易燃液体，发生泄漏后挥发的蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或静电火花可能发生重大火灾爆炸事故，其辐射热及爆炸冲击波的波及范围可能造成严重的灾难事故。其中乙醇（无水）采用50m3固定储罐厂区存储，乙酸乙酯、甲醇、甲苯均未设置大型储罐，采用桶装暂存，定期联络供货厂家送货入厂。各易燃物质日常最大暂存量及最大泄漏量如下：乙醇（无水）储罐最大暂存量约39.5t，最大泄漏量约5m3（3.95t）；二氧六环储罐最大暂存量约44t，最大泄漏量约5m3（5.17t）；乙酸乙酯5t/桶，最大暂存量5t，最大泄漏量5t；甲醇1t/桶，最大暂存量1t，最大泄漏量1t；甲苯5t/桶，最大暂存量5t，最大泄漏量0.5t。上述物质泄漏后挥发性强，易快速扩散形成大范围蒸气云，部分物质蒸气密度大于空气，会在低洼处积聚，进一步增加火灾爆炸风险。
（2）风险影响分析
上述易燃液体属于液态化学物质，一旦发生事故泄漏外逸至地表水体，将对水质造成严重污染影响，渗入土壤还会造成土壤及地下水长期污染。同时泄漏产生的刺激性或有毒蒸气会对人体产生健康危害，引发呼吸道、皮肤及眼部刺激，严重时可导致急性中毒。若泄漏物遇明火、高热或静电火花会引发火灾爆炸，产生的高温辐射热会灼伤周边人员，爆炸冲击波会损毁建筑物及设备，造成人员伤亡和重大财产损失；燃烧过程中还会产生一氧化碳、有毒烟气等次生污染物，进一步扩大环境及健康危害范围。
3、大气影响分析结论
综上，本项目涉及的乙醇（无水）、乙酸乙酯、甲醇、甲苯、二氧六环、硫酸、氯化氢等危险物质，其泄漏及次生火灾爆炸事故的发生概率极低。项目采用“储罐+小批量桶装”的分级存储模式，乙醇、二氧六环储罐严格按照国家相关标准设计建造，配备液位监测、泄漏报警、紧急切断等安全装置；其余物质均采用密封桶装暂存，日常最大暂存量小、周转周期短，从源头上降低了大规模泄漏的风险。同时，厂区已建立完善的风险防控体系，设置了泄漏收集池、消防沙池、应急喷淋等设施，配备了专业的应急物资和经过培训的应急人员，能够在泄漏发生初期快速响应、有效处置。
即使发生小概率的单桶泄漏或储罐局部小量泄漏事故，在采取及时有效的应急处置措施后，泄漏物能够被快速收集处理，挥发性物质在大气中的扩散范围有限、持续时间短，不会对周边大气环境造成持续性、大范围的污染影响；次生火灾爆炸事故的发生概率极低，且厂区消防设施完备，能够有效控制火势蔓延，燃烧产生的次生污染物影响范围和程度均在可接受范围内。因此，本项目危险物质泄漏及火灾事故对大气环境的风险总体可控。
5.9.5.3地表水环境的影响分析
1、事故泄漏排放
本项目生产过程中，乙醇（无水）、二氧六环存储罐罐体或连接管道损坏，乙酸乙酯、硫酸、甲醇、甲苯、氯化氢（38%盐酸）原料桶损坏或破裂，均会造成存储液泄漏。本项目建成运行后，乙醇、二氧六环储罐区、危险化学品桶装仓库及生产车间化学品使用区域，均需进行地坪防腐、防渗处理；储罐周围设置环形防火堤及导流沟，各化学品使用工位及暂存区周围建设环形导流明沟，当储罐、管道或原料桶发生泄漏时，泄漏液分别由储罐区导流沟、车间环形导流沟收集至厂区综合事故池；储罐区导流沟、车间地坪及导流明沟均进行防腐、防渗处理。收集至厂区综合事故池的泄漏废水，经应急预处理后，逐渐并入厂区污水处理厂进行深度处理，确保达标排放。
2、雨水系统污染排放
根据设计方案，本项目在生产过程中，使用的原辅材料涉及有毒有害物料。项目车间废水经自建污水处理站处理后进入工业园区污水处理厂，不直接外排，正常生产情况下不会对区域地表水环境造成不利影响。
但是，在事故状况下，由于存在管理不到位、员工操作失误等隐患，可能会导致有毒有害物料，或者消防事故废水、生产废水经厂区雨水系统，外排进入外部地表水体，对区域地表水环境质量造成不利影响。
为防止消防废水等从雨排口直接排出，在雨水管网全部设置切断装置，必要时立即切断所有雨水管网，严防未经处理的事故废水排入区域地表水体。
3、火灾洗消废水影响分析
环评假设发生火灾爆炸事故，产生的洗消废水如溢流进入外环境中，会对地下水以及地表水环境造成污染。根据规定，本项目设置不小于220m3事故应急池一座，项目洗消废水暂存于事故应急池内，项目需要配备完全能容纳产生的消防废水。
在火灾持续2个小时前，建设单位以及相关消防单位有足够的时间来进行应急反应措施。洗消废水对地表水环境影响的可能性较小。
4、事故水储存设施容积
为了防止事故状况下的污染物泄漏对地表水体造成污染，设计中应设计防止事故污染物向地表水水体转移的事故水储存设施，具体如下：
厂区：根据《石油化工企业设计防火规范》要求，消防用水按同一时间内的火灾处数和相应处的一次灭火用水量确定。根据中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》，应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。
事故储存设施的总有效容积计算公式如下：
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
式中：
V1—收集系统范围内发生事故的1个罐组或1套装置的物料量，储存相同物料的罐组按1个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的1台反应器或中间储罐计；储罐区单台最大罐容为50m3：V1=50m3。
V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，单位为m3，V2=∑𝑄消𝑡消；𝑄消为发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，单位为m3/h；𝑡消为消防设施对应的设计消防历时，单位为h；储罐区消防用水量：V2=216m3；
V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，单位为m3；（V1+V2-V3）max为对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算（V1+V2-V3）max，取其中最大值；可以传输到其他储存或处理设施的物料量（最小隔堤：乙醇罐所在隔堤，有效容积大于51.47m3）：V3=51.47m3。
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，单位为m3；
V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，单位为m3；V5=10qF；q为降雨强度，按平均日降雨量计，单位为mm，q=qn/n，qn为年平均降雨量，单位为mm，n为年平均降雨日数；F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为hm2或ha。降雨量：V5=10×（856.9mm/108）×0.33ha=26.17m3。
事故状态下，事故污水收集量为214.53m3，厂区设置有效容积为220m3事故池一座，平时处于空置状态，事故水池满足事故时事故水的收集要求。
5、地表水环境风险三级防控体系
本项目废水采用“三级防控”措施，项目将生产车间、污水处理站各设施（包括综合调节池、沉淀池、芬顿池、厌氧池、好氧曝气池、斜管沉淀池）、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池、初期雨水沉淀池、集污管道等设置为重点防渗区，地面防渗按标准要求设计施工，及时收集泄漏物质，防止有毒物质对地下水和土壤的污染。
存储罐区、化学品库设有围堰，生产车间及污水处理站设置事故水收集管网。同时在设计中将雨水管网和污水管网设置可切换的阀门，一旦发生事故又下雨时，可将阀门切换至污水管网系统。
针对项目污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、处理过程和最终排放的“三级防控”机制。
一级防控（源头预防，初始拦截）：为第一道防控屏障，聚焦污染源头管控。对储罐区、危化品仓库、生产车间、污水处理单元、危废暂存间等核心区域实施重点防渗、防腐硬化处理；储罐区、化学品库设置防渗围堰、防火堤，各产污、涉污区域布设事故集水管网及排水切换闸门。主要作用是拦截日常少量物料滴漏、轻微泄漏废水及初期污染雨水，实现泄漏物料就地截留、不外溢，从源头削减水环境风险，防范小范围污染扩散。
二级防控（过程收集，应急暂存）：为中间缓冲屏障，承接一级防控失效后的应急处置。当发生较大物料泄漏、火灾事故，一级围堰、导流设施无法完全截留污染物时，通过厂区全覆盖事故集水管网、导流系统，将泄漏物料、消防洗消废水、污染雨水全部导入厂区事故应急池密闭暂存，实现事故废水“全部收集、有效储存、不外流”。暂存的事故废水严禁直接外排，待事故处置结束后，分批、定量送入自建污水处理站预处理及深度处理，达标后合规排放。
三级防控（末端阻断，兜底管控）：为最终兜底防控屏障，杜绝污染废水出厂外排。依托全厂雨水、污水管网切换系统，在厂区雨水总排口设置紧急切断装置，事故状态下立即关闭雨水外排通道，切断厂区与外部地表水体的连通路径。即便出现极端事故工况，也可将全部污染废水锁定在厂区防控体系内，彻底阻断事故废水外排途径，严防污染物进入周边地表水体，实现水环境风险兜底管控。
综上，本项目三级防控体系层级清晰、设施完善、功能互补，可全面覆盖日常泄漏、火灾事故、暴雨污染等各类水环境风险，确保事故废水全收集、全处置、零外排，对区域地表水环境影响风险极低、可控。
5.9.5.4土壤、地下水环境的影响分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本次地下水环境风险评价仅定性分析，不作预测分析。
项目乙醇（无水）、乙酸乙酯、硫酸、甲醇、甲苯、38%氯化氢（盐酸）、二氧六环一旦发生泄漏事故，若防渗措施不到位，有可能渗入土壤，最终会引起土壤和地下水污染。项目生产车间、污水处理站各设施（包括综合调节池、沉淀池、芬顿池、厌氧池、好氧曝气池、斜管沉淀池）、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池、初期雨水沉淀池、集污管道采取重点防渗措施。若发生泄漏，应派专人及时对其处理，并做好工作人员的防护。在采取本次环评提出的措施后，可保证危险物质在泄漏事故情况下不会直接进入土壤环境从而渗入地下水污染地下水。发生泄漏后若立即采取有效措施，影响是短时间的，环境风险是可控的，对周围地下水环境影响小。
[bookmark: _Toc18818]5.9.6环境风险管理
5.9.6.1环境风险管理目标
环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。
5.9.6.2环境风险防范措施
根据生态环境部相关要求及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，通过对本项目危险物质污染事故的风险评价，建设单位应全面加强安全生产管理，制定重大环境事故应急工作计划，落实事故隐患排查治理及突发性事故应急处置措施。围绕乙醇（无水）、乙酸乙酯、硫酸、甲醇、甲苯、氯化氢（38%盐酸）、二氧六环、双氧水（50%）、高沸点芳烃溶剂油150号等9种风险物质的运输、储存及使用全过程风险，制定以下具体防范措施：
1、运输过程的环境风险防范措施
建设单位应与具备危险化学品运输资质的单位签订运输协议，明确双方环境安全责任。运输车辆须持有有效危险货物运输许可证，驾驶员及押运人员经专业培训合格后上岗。运输过程中，所有风险物质应采用专用密封容器包装，包装牢固且标识清晰，标明物质名称、危险特性及应急处置方法。针对易燃液体（乙醇、乙酸乙酯、甲醇、甲苯、二氧六环、高沸点芳烃溶剂油150号）运输车辆，需配备干粉灭火器、灭火毯等专用防火设施；针对腐蚀性物质（硫酸、氯化氢）运输车辆，需配备防腐蚀应急收集桶及中和药剂；运输过程中严格遵守交通规则，避开人口密集区、饮用水源保护区等敏感目标，严禁超速、超载及违规装卸，最大程度减少交通事故导致的物料泄漏、火灾爆炸及有毒物质扩散风险。
2、储存、使用过程的环境风险防范措施
（1）乙醇（无水）、二氧六环储罐四周设置连通厂区综合事故水池的环形导流沟及防火堤，防火堤有效容积不小于最大单罐容积，确保泄漏物料或火灾事故产生的消防废水全部收集进入事故水池，不漫流至厂内其他区域及外环境。
（2）乙醇、二氧六环储罐采用钢制储罐，外壁做防腐处理，储罐顶部安装阻火透气帽及呼吸阀，减少正常操作过程中的物料挥发损失。储罐本体及连接管道采用耐腐蚀材质，输送泵采用机械密封，若使用填料盒密封应加设保护罩；管道法兰加设保护罩，法兰位置尽量避开人员频繁操作区域。
（3）乙醇、二氧六环储罐区及乙酸乙酯、硫酸、甲醇、甲苯、氯化氢桶装原料仓库，分别设置于独立建筑单体内，建筑物耐火等级不低于二级，所用建筑材料均为非燃烧体，符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及相关防火、防爆、防腐要求。各区域安装火灾探测仪、可燃气体及有毒气体检测报警器，信号接入厂区中控室，并配备相应灭火器材及应急物资。
（4）所有储罐及输送管道设置防静电接地装置，法兰连接处增设铜线跨接，仓库管理人员定期进行维护检查。输送泵、照明电器、控制按钮等电气设备均采用相应防爆等级产品，储罐周围设立不燃性阻火堤，预防储罐意外泄漏。
（5）罐车到达卸货地点后，首先将接地线接到车辆裸露无油漆部位消除静电，卸货过程中始终保持接地，直至卸完全部货物、停泵运转后方可取下接地线。经化验室取样检验合格并接到卸货通知后，方可连接进料管启动打料泵输送物料。所有危险物资卸货过程中必须有专人全程值守，严禁擅自离岗。
（6）卸货前应先检查储罐及原料桶的完好性及液位，卸货过程中持续观察液位变化，严格控制装卸速度，防止物料溢出引发事故。桶装物料码放整齐，堆垛高度不超过2m，堆垛之间留有不小于1m的安全通道，严禁混存禁忌物质。
（7）腐蚀性物质（硫酸、氯化氢）储存及使用区域设置专用防腐地坪及应急中和池，配备生石灰、碳酸钠等中和药剂。
3、生产过程中的防范措施
（1）加强对生产车间、污水处理站各设施、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池、初期雨水沉淀池、集污管道的日常检查维护，发现破损、渗漏及时维修；定期对污水处理站、事故水池底泥进行清掏，确保其处理及收集效率。
（2）建立健全风险管理规章制度，明确各级责任人环境安全职责，在各危险化学品储存及使用区域设置明显警示标志，标明危险物质名称、数量、危险特性、事故危害、应急措施及联系电话。
（3）危险废物必须按规定设置警示标志，实行分类管理、分类存放，配备必要的危险品事故防范和应急技术装备，委托有资质单位进行处置。
（4）根据消防部门要求，在各区域配置干粉灭火器、泡沫灭火器、消防沙等消防设施，定期进行检查维护，确保完好有效。
（5）严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《危险化学品安全管理条例》等标准规范进行设计、施工及运行管理。
（6）对生产车间、污水处理站各设施、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池、初期雨水沉淀池、集污管道等重点防渗区进行重点防渗处理，防渗层渗透系数不大于10-10m/s，防止泄漏物料渗入土壤及地下水造成污染。
4.火灾和爆炸的预防措施
（1）设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。
（2）应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。
（3）要有完善的安全消防措施。平面布置应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位设备应设置DCS系统控制、完善的报警联锁系统以及水消防系统和ABC类干粉灭火器等。在必要的地方分别安装火灾探测器、有毒气体探测器、感烟或感温探测器等，构成自动报警监测系统，并且对该系统做定期检查。
（4）事故废水收集措施
企业设置总容积220m3的废水事故池。若发生污废水泄漏情况，将污废水引入事故池暂存，待事故结束后，少量多次的进入自建污水处理设施处理，达标后进入易门县污水处理厂。若发生火灾，消防废水引入事故池内暂存，待事故结束后，少量多次的进入自建污水处理设施处理，达标后进入易门县污水处理厂。
（5）建立与园区相衔接的管理体系
①建立厂内各生产车间的联动体系，并在预案中予以体现。一旦某车间发生燃爆等事故，相邻车间乃至全厂可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，是否需要切断污染源、风险源，防止造成连锁反应，甚至多米诺骨牌效应。
②建设畅通的信息通道，使建设单位的应急指挥部必须与周边企业、工业园区管委会及周边村委会保持24小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。
③所使用的危险化学品种类及数量应及时上报工业园区救援中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入园区风险管理体系；
④园区救援中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。
5.储罐区围堰设置要求
[bookmark: heading_1]（1）分区隔堤设置要求
①罐内物料存在强氧化剂（双氧水）、腐蚀性介质（液碱）、易燃有机溶剂（乙醇、二氧六环），不同类别物料接触易发生反应，罐组内必须设置隔堤分隔四类储罐：
双氧水（助燃氧化剂）与乙醇、二氧六环（易燃液体）之间设隔堤；
液碱（强腐蚀）与有机溶剂、双氧水之间设置独立隔堤；
②隔堤高度≥0.3m，隔堤分区有效容积不小于分区内最大储罐容积10%（≥5m³）；隔堤、围堰墙体具备防渗、防腐能力，可承受泄漏液体静压无渗漏。
③单罐容积50m³≤5000m³，单隔堤分隔储罐总容积≤20000m³，满足规范限值。
[bookmark: heading_2]（2）围堰整体有效容积要求（强制性条文）
①罐组围堰总有效容积≥罐内最大单罐容积50m³（GB50351、GB51283强制要求），兼顾环保管控宜按≥55m³（110%单罐容积）设计，预留雨水、泄漏缓冲余量。
②有效容积计算需扣除罐基础、隔堤、设备占用体积；围堰占地286.44m²，通过堤高控制满足容积需求。
（3）围堰高度、尺寸与罐距要求
①储罐为立式常压储罐，围堰内堤净高≥0.5m，设计取值0.8～1.2m（兼顾防腐检修、人员通行），堤顶高出计算液面0.2m安全超高。
②储罐外壁至围堰内侧堤脚距离≥3m，腐蚀性液碱、双氧水储罐单侧预留≥1m检修操作空间，便于泄漏处置、设备检修。
③围堰墙体混凝土厚度≥150mm，底部加厚至300mm抵抗液体静压，整体现浇不留施工渗漏缝隙。
（4）防渗、防腐环保重点要求（GB18597-2023）
①围堰底板、内壁、隔堤全区域做重点防渗，防渗层渗透系数K≤1×10⁻¹⁰cm/s；推荐P8抗渗混凝土+2mmHDPE防渗膜复合防渗结构。
②分区防腐匹配介质：
液碱区：耐碱环氧重防腐涂层；
双氧水、有机溶剂区：耐溶剂、耐氧化防腐内衬；
围堰地面、墙体无裸露混凝土，杜绝腐蚀渗透破损。
③围堰内不得设置常规雨水地漏；地面统一设置≥3‰坡度，坡向分区集液沟/集液坑，集液坑容积≥1.5m³，配套耐腐蚀抽液泵、双截断切换阀，分别连通初期雨水收集池与事故应急池，实现雨污分流切换。
[bookmark: heading_5]（5）穿堤管道、配套设施要求
①物料管道、管线必须穿围堰墙体时，孔洞采用不燃耐腐蚀材料密封封堵，杜绝液体沿管壁渗漏；围堰内不布设无关电缆、管沟。
②围堰外侧设置截水沟，阻断厂区雨水汇入围堰内部；围堰出入口设置缓坡挡水坎，防止泄漏物料外流。
③围堰区域配套泄漏检测、洗消设施，地面无裂缝、无空洞，全部硬化防渗一体化。
（6）环境风险防控配套要求
①围堰收集的泄漏废液、清洗废水、初期雨水全部送入厂区污水处理站预处理，严禁直排；
②围堰、隔堤、防渗层施工完成后开展闭水试验24h、HDPE膜电火花检漏检测，出具合格记录方可投用；
③围堰整体形成二级防控屏障，确保单罐破裂泄漏液体全部截留在围堰内，不外流污染土壤、地下水、地表水。
6.原料仓库围堰设置要求
（1）整体设置原则
本原料仓库储存乙酸乙酯、甲醇、甲苯、硫酸、盐酸等桶装易燃、腐蚀性液态危险化学品，同时配套储存纯水及袋装粉状原料。仓库需对所有液态危化品储存区域单独设置闭合式防渗防腐围堰，纯水、袋装粉状原料储存区域无泄漏流淌风险，布置于围堰外洁净干燥区域，无需设置围堰。严格遵循禁忌物料分区存放原则，实现易燃有机溶剂与酸碱腐蚀性物料物理隔离、风险分区管控。
（2）围堰尺寸与容积要求
液态危化品储存区围堰整体闭合设置，围堰高度不低于0.3m，优先设计0.3～0.5m，兼顾人员通行与泄漏拦截效果。围堰内部有效收集容积不小于分区内最大单桶物料容积，本项目最大桶装物料为1t桶装甲醇、1t桶装盐酸，围堰有效容积可完全容纳单桶物料全部泄漏量，杜绝泄漏液体外溢扩散。围堰内侧与物料堆放间距预留充足操作及应急处置空间，满足日常存取、隐患排查及泄漏应急处置需求。
（3）分区隔堤设置要求
仓库液态危化品严格按物料理化性质分区围挡，设置防渗防腐隔堤实现物理隔离：将乙酸乙酯、甲醇、甲苯等甲、乙类易燃有机溶剂划分为一个分区，硫酸、盐酸等强腐蚀性酸碱物料划分为独立分区，彻底规避易燃有机物与酸碱禁忌物料混存接触引发化学反应、起火、腐蚀扩散等安全环境风险。隔堤高度、防渗防腐标准与主围堰保持一致，形成独立封闭的分区收集体系。
（4）防渗、防腐建设要求
围堰区域地面、墙体、隔堤及踢脚部位全部实施重点防渗、专项防腐处理，整体防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s。地面采用抗渗混凝土基底+适配防腐面层结构，根据分区物料特性差异化防腐：易燃溶剂分区采用耐有机溶剂防腐涂层，酸碱腐蚀分区采用耐酸碱重防腐涂层，杜绝物料渗漏腐蚀、地面起砂破损、土壤及地下水污染问题。围堰区域地面设置不小于3‰的排水坡度，统一坡向分区集液坑，保障泄漏废液、清洗废水可快速归集。
（5）排水与风险防控要求
围堰封闭区域内严禁设置直通室外的雨水地漏、排水孔洞，杜绝污染废液外流。分区设置专用集液坑，所有泄漏物料、地面清洗废水、围堰内初期雨水统一收集，经切换管路接入厂区事故应急池及污水处理系统，实现分质收集、合规处置，严禁无组织排放。围堰出入口设置挡水坎，阻断外部雨水汇入及内部废液外溢，穿墙体管线孔洞采用耐腐蚀密封材料严密封堵，无渗漏隐患。
（6）验收与运维要求
围堰及配套防渗、防腐、导流、收集设施施工完成后，需开展闭水试验、防渗层完整性检测，验收合格后方可投入使用。日常运维中保持围堰结构完整、无破损裂缝、防腐层完好，分区隔离清晰、导流收集设施通畅，全面满足危险化学品储存泄漏拦截、环境风险防控及安全管理规范要求。
5.9.6.3突发环境事件应急预案编制要求
对生产运行中事故隐患和后果的认识，评价要求通过安全措施的配备和落实，最大可能地降低事故风险性，建设单位必须完全落实和完善事故预防措施，以及确定详尽的事故应急预案。按照国家安全生产监督管理总局（安监总厅应急〔2011〕113号文）、企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）环发〔2015〕4号以及《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》(环发〔2015〕163号)要求编制环境风险应急预案，报玉溪市生态环境局易门分局进行审批备案。
1.应急预案的目的
制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
2.应急预案的基本要求
风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等作出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。
为加强环境管理，防止突发性污染事故的发生，建设单位须制定完善的应急预案。预案可按照以下形式：
[bookmark: _Toc456147081][bookmark: _Toc485489004][bookmark: _Toc486273711][bookmark: _Toc447198998][bookmark: _Toc457845607][bookmark: _Toc458247695][bookmark: _Toc482356258]（1）指挥机构和职责
公司应成立环境突发事件应急救援指挥领导小组，由总经理或相关人员担任组长，分管副总经理或其他人员及综合管理部等成员担任成员，下设应急救援办公室，日常工作由安全环保部负责。
领导小组人员分工：
总指挥（组长）：负责组织应急救援全面指挥工作；
副总指挥（副组长）：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。
综合管理部负责人（主要成员）：协助总指挥（副总指挥）指挥好事故报警、警戒、治安保卫、疏散、道路管制、情况通报及事故处置工作，同时负责工程抢险、抢修工作的现场指挥。
供销公司负责人（主要成员）：负责救援有关必需品等救援物资的供应工作。
财务部负责人（主要成员）：负责事故救援所需资金的落实。
同时公司应成立生产车间应急领导小组，其职责是：
①协助应急救援人员对事故现场的应急处理；
②对本车间防护、消防器材、急救物资的检查与维护，防止因无用或失效等原因酿成意外。
③熟悉工艺流程和设备、危险物品的性能，掌握应急处理方法。
[bookmark: _Toc458247696][bookmark: _Toc457845608][bookmark: _Toc485489005][bookmark: _Toc486273712][bookmark: _Toc447198999][bookmark: _Toc482356259][bookmark: _Toc456147082]（2）环境事件分级
根据可能的事故后果的影响范围、地点及应急方式，公司紧急事故分为如下四个级别：
Ⅰ级（装置级）紧急事故
此类事故的影响局限在公司内部一个装置的界区之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在该区域内。这可能需要投入整个公司的力量来控制，但其影响不会扩大到社区。
Ⅱ级（公司级）紧急事故
此类事故的影响可波及公司内部其他装置或公用设施、但不会对公司区域以外的社区造成影响，并且能被公司的力量所控制。
Ⅲ级（社区级）紧急事故
此类事故所能造成的影响可波及附近的社会区域，但能被外部所在区域控制。
Ⅳ级（地区/市级紧急事故）
此类事故影响范围大，后果严重、事故很难控制、后果难以预料，需要动用地区或市级力量。
根据公司危险化学品性质和用量，以及相关装置工艺过程潜在的危险程度及可能发生事故的特性分析，可能发生Ⅰ级（装置级）和Ⅱ级（公司级）紧急事故，影响范围局限于公司内部；一旦发生较为严重的危化品的泄漏，并导致严重的火灾事故，对周边环境、财产、人身安全造成影响，事故将扩大为Ⅲ级（社区、地方）
紧急事故；当发生严重危险物料泄漏、控制不当并导致大面积水体污染，事故将扩大为Ⅳ级（地区/市级）紧急事故。
[bookmark: _Toc456147083][bookmark: _Toc486273713][bookmark: _Toc485489006][bookmark: _Toc457845609][bookmark: _Toc447199000][bookmark: _Toc482356260][bookmark: _Toc458247697]（3）应急响应
①事故汇报
事故发生后，事故当事人或发现人，应立即向班长和车间（装置）管理人员报告，由班长和有关管理人员向有关部门报告。
公司主管领导接到上报事故汇报后，应立即向易门县政府汇报，并报告玉溪市生态环境局易门分局。
②现场处理
发生事故后，当班班长和车间管理人员应立即组织抢救，并通知相关人员。必要时停止一切生产，防止事故蔓延扩大，尽一切可能减少损失。废气泄漏时，通知周边不得停留无防护措施的人员（特别是下风口），如遇死亡事故，在抢救的同时应当保护事故现场。
公司领导在接到重大事故的报告后应立即赶赴现场，生产部安全环保管理人员也应设法赶到现场。
在现场的最高管理人员为事故的现场总指挥直至被上级或消防部门接管，现场总指挥负责根据事故现场的具体情况决定：紧急救护、切断物料、装置停车、请求外部援助、与外界保持联系、疏散撤离现场人员、实行局部交通管制、保护事故现场等。
所有人员都应无条件听从现场总指挥的指挥安排。
[bookmark: _Toc456147084][bookmark: _Toc458247698][bookmark: _Toc447199001][bookmark: _Toc486273714][bookmark: _Toc457845610][bookmark: _Toc482356261][bookmark: _Toc485489007]（4）应急演练
公司建成后应立即建立完善的管理制度，内容涵盖生产、供应、销售、安全、环保各方面，通过完善的制度保障应急救援行动的有效启动和实施。
公司应切实落实环境风险应急预案要求，定期（至少每年一次）组织、安排开展环境应急演练，用以检验应急救援方案、锻炼队伍。日常工作中，建立24小时值班制度，定期召开工作会议，及时掌握安全生产和应急救援情况，研究、布置下阶段任务。
3.应急组织机构设置及职责
针对可能存在的环境风险，拟建项目应当设立事故状态下的应急救援领导小组。应急救援领导小组是公司为预防和处置各类突发事故的常设机构，其主要职责有：
（1）编制和修改事故应急救援预案。
（2）组建应急救援队伍并组织实施训练和演习。
（3）检查各项安全工作的实施情况。
（4）检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。
（5）在应急救援行动中发布和解除各项命令。
（6）负责向上级和政府有关部门报告及向友邻单位、周边居民通报。
（7）负责组织调查事故发生的原因、妥善处理事故并总结经验教训。
4.应急处置计划
拟建项目必须在平时拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理。
风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容。
表5.9.7-1应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	明确编制目的、编制依据、适用范围、工作原则等。

	2
	危险源概况
	环境风险源基本情况、周边环境状况及环境保护目标调查结果。

	3
	应急计划区
	危险目标：各生产区、储存区、环境保护目标等。

	4
	组织机构及职责
	依据企业的规模大小和突发环境事件危害程度的级别，设置分级应急救援的组织机构。并明确各组及人员职责。

	5
	预防与预警
	明确事件预警的条件、方式、方法。报警、通讯联络方式等。

	6
	信息报告与通报
	明确信息报告时限和发布的程序、内容和方式。

	7
	应急响应与措施
	规定预案的级别和相应的分级响应程序，明确应急措施、应急监测相关内容、应急终止响应条件等，并考虑与区域应急预案的衔接。

	8
	应急救援保障
	应急设施、设备与器材等生产装置：
（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材
（2）防有毒有害物质外溢、扩散、主要靠吸收吸附材料
（3）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材

	9
	后期处置
	明确受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，明确修复方案。

	10
	应急培训和演练
	对工厂及邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

	11
	奖惩
	明确突发环境事件应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。

	12
	保障措施
	明确应急专项经费、应急救援需要使用的应急物资及装备、应急队伍的组成、通信与信息保障等内容。

	13
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。


[bookmark: _Toc31438]5.9.7评价结论与建议
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作级别的要求，项目危险物质及工艺系统危险性等级判断为P4，大气、地表水、地下水环境敏感程度分别为E2、E2、E3，判定风险潜势为Ⅱ，环境风险等级为三级。
本报告提出了防范风险的措施、应急措施和应急预案要求，建设单位严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减少损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。建议企业自行编制详细明确的突发环境事件应急预案，并定期进行应急培训和演练，提升厂区工作人员应急处理能力。
[bookmark: _Toc6733]5.10碳排放分析
[bookmark: _Toc1307]5.10.1碳排放计算方法及公式
项目行业类别属于化学药品原料药制造271，本次碳排放评价参考《温室气体排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10-2023）。
1、核算边界
主体可参考《温室气体排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10-2023）附录A中图A.1分别以列表的形式识别出每个核算单元的碳源流，并分为以下类别：
a) 流入核算单元且明确送往各个燃烧设备作为化石燃料燃烧的化石燃料部分；
b) 流入核算单元作为原料的化石燃料部分,包括洗煤、炼焦、炼油、制气、天然气液化、煤制品加工的能源加工转换投入量；
c) 流入核算单元作为生产原料的其他碳氢化合物；
d) 流入核算单元作为生产原料的二氧化碳气体(如果有)；
e) 流入核算单元作为生产原料、助熔剂或脱硫剂等使用的碳酸盐(如果有)；
f) 流出核算单元的各类含碳产品,包括主产品、联产产品、副产品等；
g) 流出核算单元且被回收外供从而避免排放到大气中的那部分二氧化碳(如果有)；
h) 流出核算单元的其他含碳输出物,如炉渣、粉尘、污泥等含碳物质。
[image: ]
5.10-1产企业碳排放核算边界示意图
参照《温室气体排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10- 2023），二氧化碳排放总量的计算公式如下：


式中：E——碳排放总量，以吨二氧化碳当量(tCO2e)计；
i——核算单元编号；
E燃烧，i——核算单元i的化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，以吨二氧化碳当量(tCO2e)计；
E过程，i——核算单元i的工业生产过程产生的各种温室气体排放总量，以吨二氧化碳当量(tCO2e)计；
E购入电，i——核算单元i的购入电力产生的二氧化碳排放量，以吨二氧化碳当量(tCO2e)计；
E购入热，i——核算单元i的购入热力产生的二氧化碳排放量，以吨二氧化碳当量(tCO2e)计；本项目不涉及；
RCO2回收，i——核算单元i回收且外供的二氧化碳量，以吨二氧化碳当量(tCO2e)计；
E输出电，i——核算单元i的输出电力产生的二氧化碳排放，以吨二氧化碳当量(tCO2e)计；
E输出热，i——核算单元i的输出热力产生的二氧化碳排放，以吨二氧化碳当量(tCO2e)计。
表 5.10-1  碳排放源识别情况表
	排放类型
	排放节点
	CO2
	CH4
	N2O
	HFCs
	PFCs
	SF6

	工业生产过程产生的排放
	有机废气处理
	√
	/
	/
	/
	/
	/

	购入电力产生的排放
	电力消耗
	√
	/
	/
	/
	/
	/

	购入热力产生的排放
	蒸汽消耗
	√
	/
	/
	/
	/
	/


[bookmark: _Toc32388]5.10.2项目碳排放计算
1、计算边界
本项目以易门科沃药业有限公司“年产400吨中药材提取扩建项目”厂界作为计算边界。
2、排放源确定
（1）过程排放
本项目生产过程中，非甲烷总烃采用废气处理工艺中“活性炭吸附浓缩催化燃烧”中会有CO2的排放。通过工程分析核算，项目“活性炭吸附浓缩催化燃烧”对挥发性有机物的去除效率为55%，共处理乙醇4.8719t/a，乙酸乙酯1.9621t/a，甲醇0.0096t/a，甲苯0.2802t/a，二氧六环0.6098t/a，通过核算共产生CO2共计15.40t/a。
（2）购入电力、热力产生的排放
1）购入的电力产生的排放
企业购入的电力所对应的热力生产环节二氧化碳排放量按下式计算：


式中：E购入电——购入电力消费对应的二氧化碳排放量，以吨二氧化碳（tCO2）计；
AD购入电——购入电力，单位为MW·h；
EF购入电——全国电网年平均供电排放因子，以吨二氧化碳每兆瓦时(tCO2/MW·h)计。
根据项目资料，本项目净购入电力为105万kWh/a，电能由南方电网提供，根据《关于发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告》，2023年度云南省电力平均碳足迹因子为0.1333kgCO2/kWh。经计算，本项目净购入电力产生的二氧化碳排放量为139.965t。
2）购入的热力产生的排放
购入热力产生的二氧化碳排放量按公式计算：


式中：E购入热——购入热力所产生的二氧化碳排放量，以吨二氧化碳（tCO2）计；
AD购入热——购入热力，单位为吉焦(GJ)；
EF热——热力消费的排放因子，以吨二氧化碳每吉焦(tCO2/GJ)计。
项目购入蒸汽压力0.7MPa，170℃，共计5926.55t，热力消费的排放因子取自《温室气体排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10-2023）：“热力排放因子优先采用供热单位的实测值，也可按0.11tCO2/GJ计算”，通过核算年购入热力产生的二氧化碳排放量约为1801.13t。
3、项目碳排放评价
项目净购入电量产生的二氧化碳排放量1956.495吨/年。
[bookmark: _Toc25536]5.10.3降碳措施
本项目碳排放源主要为购入电力、热力产生的排放产生的CO2排放，故减少碳排放的主要方式为降低日常电耗，设备选型的过程中应尽量选用能耗较低的设备，生产过程中加强生产设备的日常维护，从而一定程度的减少设备电耗和蒸汽消耗。
[bookmark: _Toc726][bookmark: _Toc6456]5.10.4碳排放管理
（一）组织管理
1.建立制度
为规范企业碳管理工作，结合自身生产管理实际情况，建立碳管理制度，包括但不限于建立企业碳管理工作组织体系：明确各岗位职责及权限范围：明确战略管理、碳排放管理、碳资产管理、信息公开等具体内容；明确各事项审批流程及时限；明确管理制度的时效性。
2.能力培养
为确保企业碳管理工作人员具备相应能力，企业应开展以下工作：通过教育、培训、技能和经验交流，确保从事碳管理有关工作人员具备相应的能力，并保存相关记录：对与碳管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存培训记录：企业可选择外派培训、内部培训和横向交流等方式开展培训工作。
3意识培养
企业应采取措施，使全体人员都意识到：实施企业碳管理工作的重要性：降低碳排放、提高碳排放绩效给企业带来的效益，以及个人工作改进能带来的碳排放绩效：偏离碳管理制度规定运行程序的潜在后果。
（二）排放管理
1.监测管理
企业应根据自身的生产工艺按照相关核算标准和国家相关技术指南的有关要求，确保对其运行中决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。企业应对监视和测量获取的相关数据进行分析，应开展以下工作：(a)规范碳排放数据的整理和分析：(b)对数据来源进行分类整理；(c)对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理：(d)对数据进行处理并进行统计分析：(e)形成数据分析报告并存档。
2.报告管理
企业应基于碳排放核算的结果编写碳排放报告，并对其进行校核。核算报告编写应符合主管部门所规定的格式要求，对经过内部质量控制的核算结果进行确认形成最终企业盖章的碳排放报告，并按要求提交给主管部门1份，企业存档1份。
企业碳排放报告存档时间对于核查机构记录保存时间要求保持一致，一般不低于5年。
3.信息公开
企业应按照主管部门相关要求和规定，核算并上报企业碳排放情况。鼓励企业选择合适的自发性披露渠道和方式，面向社会发布碳排放情况。
[bookmark: _Toc12194]5.10.5碳排放小结
项目温室气体的排放主要来源于购入的电力、热力产生的排放和小部分过程排放，核算出二氧化碳排放量1956.495吨/年。项目建设符合碳排放相关政策要求，在设备选型、生产工艺采取了较完善的减污降碳措施，将来项目运行期间公司应设置专门碳排放管理机构及管理人员，制定了完善的碳排放管理制度及监测、台账记录制度，这样有利于减少二氧化碳排放，项目吨产品碳排放强度相对较低，项目碳排放水平可接受。
[bookmark: _Toc26560]5.11清洁生产分析
根据《关于印发化学原料药等6项行业清洁生产评价指标体系的通知》(发改环资规〔2020〕1983号 2020年12月31日印发)中《化学原料药制造业清洁生产评价指标体系》进行清洁生产水平分析。该指标体系规定了化学原料药生产企业清洁生产的一般要求。将清洁生产评价指标分为六类，即生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标和清洁生产管理指标。在行业清洁生产评价指标体系中，评价基准值分为Ⅰ级基准值、Ⅱ级基准值和Ⅲ级基准值三个等级。其中Ⅰ级基准值代表国际领先水平值，Ⅱ级基准值代表国内先进水平值，Ⅲ级基准值代表国内一般水平。本项目各清洁生产水平指标的具体数值见下表。

表 5.11-1   本项目与《化学原料药制造业清洁生产评价指标体系》对比情况一览表
	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标
权重
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	项目情况
	项目得分

	1
	生产工艺及装备指标
	0.15
	工艺类型
	0.60
	采用动态连续提取、超临界萃取和离子交换、大孔树脂纯化技术，不使用一类溶剂，二类溶剂使用量不超过使用溶剂总量的10%。
	常规静态提取和离子交换、大孔树脂纯化技术，不使用一类溶剂，二类溶剂使用量不超过使用溶剂总量的20%。
	常规静态提取和离子交换、大孔树脂纯化技术，不使用一类溶剂，二类溶剂主要为二氧六环（200t）、甲苯（118.25t）、甲醇（4.725t），总使用溶剂（3362.6617）的9.6%
	Ⅰ级

	2
	
	
	装备设备
	0.40
	使用密闭式操作，采用密闭设备、密闭原料输送管道，膜分离或多效浓缩，自动控制系统和生产监控系统，封闭式离心机、过滤机、载气循环干燥器、浮顶式溶剂储存回收、冷凝回收设备、连续离子交换等设备，安装挥发性气体收集处理装置。
	使用膜分离或多效浓缩，封闭式离心机、过滤机、载气循环干燥器、浮顶式或专用溶剂储罐等。
	使用膜分离或多效浓缩，封闭式离心机、过滤机、载气循环干燥器、专用溶剂储罐等
	Ⅱ级

	3
	资源能源消耗指标
	0.15
	*单位产品综合能耗
	tce/t
	0.30
	≤2.5
	≤5
	≤7.5
	蒸汽压力0.7MPa，170℃，共计5926.55t，558.69 tce，用电105万kWh/a，12.9045 tce，1.43tce/t
	Ⅰ级

	4
	
	
	*单位产品取水量
	t/t
	0.40
	≤100
	≤400
	≤800
	总用水量2395.9877t，6.21t/t
	Ⅰ级

	5
	
	
	单位产品原辅料总消耗
	t/t
	0.30
	≤20
	≤50
	≤100
	计算得10.73t/t
	Ⅰ级

	6
	资源综合利用指标
	0.20
	提取溶剂回收利用率
	%
	0.20
	≥95
	≥85
	≥75
	本项目98%
	Ⅰ级

	7
	
	
	药渣综合利用率
	%
	0.40
	≥95
	≥90
	≥85
	药渣全部外购作为有机肥发酵原料故为100%
	Ⅰ级

	8
	
	
	水重复利用率
	%
	0.30
	≥95
	≥90
	≥80
	为94.8%
	Ⅱ级

	9
	
	
	产品外包装可再生或降解率
	%
	0.10
	100
	≥95
	≥90
	据调查为95%
	Ⅰ级

	10
	污染物产生指标
	0.20
	*单位产品废水产生量
	t/t
	0.30
	≤30
	≤50
	≤70
	废水产生量为2079.6049t，为5.37t/t
	Ⅰ级

	11
	
	
	单位产品固体废物产生量(湿重)
	t/t
	0.10
	≤10
	≤25
	≤40
	总固废量1426.5963t，为3.57t/t
	Ⅰ级

	12
	
	
	单位产品挥发性有机物产生量
	kg/t
	0.20
	≤5
	≤10
	≤15
	挥发性有机物产生量为70.4180t，为176kg/t
	不达标

	13
	
	
	*单位产品COD产生量
	kg/t
	0.20
	≤15
	≤50
	≤120
	产生量为2.9116t，为7.279t/t
	Ⅰ级

	14
	
	
	*单位产品氨氮产生量
	kg/t
	0.20
	≤5
	≤25
	≤70
	产生量为0.0178t，为0.044kg/t
	Ⅰ级

	15
	产品特征指标
	0.15
	有毒有害原材料使用种类
	种
	0.40
	0
	≤1
	≤3
	为3种，甲苯、甲醇和二氧六环
	Ⅲ级

	16
	
	
	化学溶剂使用种类
	种
	0.30
	0
	≤3
	≤5
	为5种
	Ⅲ级

	17
	
	
	目标产物提取收率
	%
	0.30
	≥90
	≥85
	≥80
	最低为穿心莲内酯，为3.75%
	不达标

	18
	清洁生产管理指标
	0.15
	*环保法律法规执行情况
	0.10
	符合国家和地方有关环境法律、法规，企业污染物排放总量及能源消耗总量满足国家及地方政府相关标准，满足环评批复、环保“三同时”制度、总量控制和排污许可证管理要求。
	符合
	Ⅰ级

	19
	
	
	*产业政策符合性
	0.10
	生产规模符合国家和地方相关产业政策，不采用国家禁止、限制、淘汰类的生产工艺、装备，不生产国家限制、淘汰类的产品。
	生产规模符合国家和地方相关产业政策，但采用国家限制类的生产工艺、装备，或生产国家限制类的产品。
	符合Ⅰ级
	Ⅰ级

	20
	
	
	清洁生产管理
	0.10
	按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系，建有专门负责清洁生产的领导机构，各成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案，认真组织落实；资源、能源、环保设施运行统计台账齐全；建立、制定环境突发性事件应急预案（预案要通过相应环保部门备案）并定期演练。按行业无组织排放监管的相关政策要求，加强对无组织排放的防控措施，减少生产过程无组织排放。
	未开展
	不达标

	21
	
	
	清洁生产审核
	0.10
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥80%。
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥60%。
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，原料及生产全流程中部分生产工序定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥50%。
	未开展
	不达标

	22
	
	
	节能管理
	0.10
	按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目完成率为90%。
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥60%。
	按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，原料及生产全流程中部分生产工序定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥50%。
	未开展
	不达标

	23
	
	
	污染物排放监测
	0.10
	满足国家相关监测技术规范要求；按照排污许可证规定的自行监测方案自行或委托第三方监测机构开展监测工作，安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，公开自行监测信息。
	符合Ⅰ级
	Ⅰ级

	24
	
	
	*危险化学品管理
	0.10
	符合《危险化学品安全管理条例》相关要求。
	符合Ⅰ级
	Ⅰ级

	25
	
	
	计量器具配备情况
	0.10
	计量器具配备满足符合国家标准GB17167、GB24789三级计量配备要求。
	符合Ⅰ级
	Ⅰ级

	26
	
	
	固体废物处理处置
	0.10
	应制定并向当地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物产生种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。制定意外事故防范措施预案，并向当地环保主管部门备案。
根据《危险废物规范化管理指标体系》综合评估，危险废物规范化管理情况为“达标”。
	符合Ⅰ级
	Ⅰ级

	
	
	
	
	
	对一般工业固体废物加以循环利用，利用率高于80%，且按照GB 18599相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物进行贮存或处置。
	对一般工业固体废物加以循环利用，利用率高于60%，且按照GB 18599相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物进行贮存或处置。
	对一般工业固体废物加以循环利用，利用率低于 60%，且按照GB 18599相关规定对暂时不利用或者不能利用的一般工业固体废物进行贮存或处置。
	符合Ⅰ级
	Ⅰ级

	27
	
	
	土壤污染隐患排查
	0.05
	参照国家有关技术规范，建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
	符合Ⅰ级
	Ⅰ级

	28
	
	
	运输方式
	0.05
	物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车；
厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车；
厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
	物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于70%，其他车辆达到国四排放标准；
厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于 70%，其他车辆达到国四排放标准；
厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不
低于70%。
	物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于50%，其他车辆达到国四排放标准；
厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于 50%，其他车辆达到国四排放标准；
厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于50%。
	符合Ⅰ级
	Ⅰ级


拟建项目对照各项指标进行逐项对比，本项目清洁生产Y1=80.4，Y2=92，企业清洁生产水平为Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）。


[bookmark: _Toc11729]6环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc21135]6.1施工期污染防治措施
[bookmark: _Toc30965]6.1.1废气防治措施
1、污染防治措施
（1）施工场界应设置高度2.5m以上的围挡，对于特殊地点无法设置围挡，应设置警示牌；
（2）施工场地定期洒水，以有效防止扬尘，在风速大于四级风速气象条件下加大洒水量及洒水频次，篷布遮盖原材料，尽量按量购进建筑材料等措施，避免在场内长时间堆放等措施，来降低扬尘的影响；
（3）施工过程中使用石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡、用防尘苫布遮盖等措施；
（4）施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网或定期洒水降尘等措施，减少扬尘；
（5）施工期间，应在物料、渣土及垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池等收集洗车、施工及降雨过程中产生的废水和泥浆；
（6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外露。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输；
（7）工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布；
（8）工地内若需从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面，可从施工电梯孔道、内部管道输送，或者打包搬运，不得凌空抛洒；
（9）项目拟采取晴天施工，对施工现场进行洒水抑尘和局部覆盖；
（10）使用环境友好型装修材料；
（11）施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；
（12）加强对施工机械，运输车辆的维修保养，严格按照施工机械操作流程。
2、措施可行性分析
项目施工期产生的大气污染物主要是施工粉尘、扬尘、装修废气、机械及车辆废气。施工粉尘及扬尘在采取洒水降尘、及时清扫、设置防尘帷幕等措施后，可有效减小扬尘、粉尘对环境空气的影响；装修废气通过自然扩散，对外环境影响较小；施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对空气环境影响较小。因此，项目施工期废气防治措施可行。
[bookmark: _Toc7056]6.1.2废水防治措施
1、污染防治措施
（1）施工期间应优先完成施工场内外雨水截流沟，使施工区内外的雨水分流，施工区出入口排水沟末端设置沉沙池。收集暴雨径流使其经沉淀池处理后，回用于施工过程或施工现场洒水降尘。
（2）项目拟在施工场地设置1个5m3的临时沉淀池，施工废水通过在施工区域设置的临时沉淀池沉淀、过滤等处理后，可回用于车辆、设备清洗、场地道路降尘。
（3）施工人员依托工业园区内的公共厕所，通过其配套的化粪池处理后，排入工业园区污水管网，进入易门县污水处理厂处理。
（4）挖掘机、推土机、打桩机应于指定区域冲洗泥土，冲洗水收集、沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排。
（5）在降雨时，用帆布遮盖水泥堆场等设施，从而减少暴雨径流的泥沙含量。
2、措施可行性分析
施工期施工人员生活污水主要为施工废水、生活污水及暴雨径流废水。施工人员依托工业园区内的公共厕所，通过其配套的化粪池处理后，排入工业园区污水管网，进入易门县污水处理厂处理，对周边环境影响不大；施工废水采用沉淀池收集沉淀、过滤后，回用于场内施工过程、场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节，不外排；项目径流废水经雨水沉淀池收集沉淀处理后，回用于施工过程或施工现场洒水降尘。因此，项目施工期废水处理措施可行。
[bookmark: _Toc14153]6.1.3噪声防治措施
1、污染防治措施
（1）施工场地内合理布设施工机械，合理组合机械设备，在不影响整体施工情况前提下尽量不集中安排产噪设备，对位置固定的机械设备尽量入棚操作；
（2）选用噪声相对较低的施工设备；
（3）施工方应对物件装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷；
（4）施工方应合理安排施工时间（禁止在昼间12:00~14:00、夜间22:00~6:00施工）。
2、措施可行性分析
项目施工期产生的噪声主要通过选用低噪声的设备、合理安排施工时间等措施进行噪声防治。噪声防治措施多为管理措施，措施简单，投资很少。因此，施工期噪声污染防治措施在技术上和经济上是可行的。
[bookmark: _Toc19120]6.1.4固体废物防治措施
1、污染防治措施
（1）本项目施工期拆除现有化验室、储罐区、中和池、污水处理站及堆渣棚等设施，产生固废分为一般固废与危险废物。一般固废主要为废钢架、建材、建筑垃圾及土石方等，产生量约18.5t，可回收物料外售资源化利用，建筑垃圾就地回填或清运至合规消纳场处置。施工产生的沾染性残渣、废旧储罐、废活性炭等危废属于HW49（900-041-49），产生量约0.8t，污染储罐及池体不清洗，整体按危废处置。危废实行日产日清，当日由资质单位清运处置，完善台账及转移联单管理，全程防渗防雨，无二次污染，环境风险可控。
（2）建筑垃圾应集中处理，分类收集并尽可能地回收再利用，不能回收利用的应及时清理出施工现场。
（3）生活垃圾单独收集后委托环卫部门定期清运。
（4）根据工程施工设计资料，本工程建设共计产生土石方开挖4500m3，回填方4500m3，可实现场地内土石方挖填平衡，不产生废弃土石方。
2、措施可行性分析
项目施工期间产生的固体废物能做到妥善处置，不随意堆放和丢弃，对周围环境影响较小，因此，施工期固体废物污染防治措施是可行的。
[bookmark: _Toc18745]6.1.5生态影响防治措施
（1）合理布设施工临时占地，尽量不占用征地范围以外的土地。
（2）合理安排施工时间。土方的施工避开雨季，如不能避开雨季施工，应尽量减少施工面坡度，并做到施工材料的随取、随运、随铺、随压，以减少雨水冲刷侵蚀。
（3）合理安排施工程序，加快施工进度，缩短施工时间。基础开挖等易造成水土流失的工程尽量避开雨季或雨天进行。
（4）工程结束后应尽早绿化，在实施植物措施前，对需要绿化的土地进行必要的清理、平整和碾压，对绿化进行覆土，保证成活率。
（5）绿化设计应当以当地植被与树木为主，使项目环境与周围自然景观协调统一。
（6）加强对施工人员和管理人员的教育和管理，增强其环境保护意识，做到文明施工，防止因人为活动造成的区域植被破坏、生活垃圾乱堆以及污水肆意排放等问题所引起的景观污染。
综上所述，本项目生态环境防治措施是可行的。
[bookmark: _Toc7698]6.2运营期污染防治措施
[bookmark: _Toc32285]6.2.1废气防治措施
项目生产环节产生的废气主要有储罐大小呼吸废气、加料大呼吸废气、溶剂回收不凝气、药物破碎粉尘、穿心莲内酯出渣有机废气、污水处理站废气以及有机废气催化燃烧产生的二次污染物。
项目产生的废气主要为非甲烷总烃、TVOC、苯系物、氯化氢、颗粒物、硫酸雾、氯化氢及污水处理站产生的氨气和硫化氢。
6.2.1.1项目拟采取的废气处理措施
1、有组织废气处理措施：
①在穿线连内酯及6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮生产过程中产生的非甲烷总烃废气，主要成分为乙醇和甲醇，废气均溶于水，溶剂回收及板框压滤机产生的废气进入“三级吸收+分流”+“二级除水”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置（TA001，处理风量15000m3/h）处理后，经一根15m高的排气筒（DA001）排放，吸收剂为一般自来水；
②在穿线连内酯、羟氯喹侧链生产过程中产生的非甲烷总烃废气，其主要成分为乙酸乙酯、甲苯，废气不溶于水，溶剂回收产生的废气“三级吸收+分流”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置（TA002，处理风量15000m3/h）处理后，经一根15m高的排气筒（DA001）排放，吸收剂为高沸点芳烃溶剂油150号。
③在间氯过氧苯甲酸生产过程中产生的非甲烷总烃废气，其主要成分为二氧六环，废气虽易溶于水，但是二氧六环和水的沸点相近，难以分离，吸收剂为二乙二醇，溶剂回收产生的废气“三级吸收+分流”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置（TA002，处理风量15000m3/h）处理后，经一根15m高的排气筒（DA001）排放。
④黄精提取物及氢氧化铁蔗糖复合物生产中，会产生一定的颗粒物，通过粉碎机配套的袋式除尘器（TA003，处理风量5000m3/h）处理后。经一根15m高的排气筒（DA001）排放；
⑤本项目氯化氢乙醇、氯化氢二氧六环生产工序会产生非甲烷总烃及氯化氢废气，两类污染物均易溶于水。上述混合废气中含氯化氢组分，若采用“活性炭吸附浓缩催化燃烧工艺”处理，氯化氢会造成贵金属催化剂发生化学中毒，破坏催化剂活性位点，大幅降低废气处理效率、缩短催化剂使用寿命。同时，该两类产品生产时长较短，废气污染物产生量整体较小。综合废气特性、处理工艺适配性及产污特点，项目配套设置三级清水吸收+分流处理装置（TA001，设计处理风量15000m3/h），以自来水作为吸收剂，对工序产生的非甲烷总烃、氯化氢废气进行净化处理，处理后的达标废气最终通过15m高排气筒（DA001）有组织排放。
处理流程图如下：
[image: 活性石灰生产工艺流程图]
图6.2.1-1项目有组织废气处理流程图
2、无组织废气处理措施：
①储罐区乙醇、二氧六环储罐在储存过程中会产生静置损耗（小呼吸）与工作损耗（大呼吸）无组织废气。项目装卸作业采用鹤管密闭装车及罐下密闭进料方式，杜绝装卸环节大呼吸废气敞口逸散；同时放缓储罐进、出料流速，减轻液面扰动与气相瞬间置换效应，有效降低大呼吸废气排放量。储罐外壁涂刷反光隔热涂料，减小昼夜温差带来的小呼吸损耗；罐顶选用高效密封呼吸阀并配套阻火器，保障阀门启闭灵敏、密封严密，从源头杜绝废气泄漏。定期对呼吸阀、人孔、法兰及罐壁焊缝开展密封检查与检漏工作，减少各环节跑冒滴漏类无组织排放。
②对车间管道及设备动静密封点，定期开展泄漏检测与修复（LDAR），及时治理点位泄漏；生产投加料环节采用密闭投料、负压集气方式，减少物料挥发逸散；板框压滤机采取密闭围挡、局部集气措施，收集逸散有机废气。通过源头密闭、过程控制、定期检漏，全面削减各环节无组织废气排放。
6.2.1.2项目有组织废气处置措施可行性分析
（1）有机废气处理措施可行性
项目的有组织废气主要来自溶剂回收、板框压滤机收集，根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—原料药制造》（HJ858.1—2017）表1，污染物治理名称为工艺有机废气治理设施，根据其表8，项目废气污染防治技术可行性对比分析如下。
表6.2.1-1项目废气污染防治措施可行性分析表
	对照技术
	产污环节
	可行技术
	本项目污染防治措施
	是否为可行技术

	《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—原料药制造》（HJ858.1—2017）
	工艺有机废气
	VOCs浓度＞2000mg/m3
	冷凝回收+吸附再生技术
燃烧处理技术
	项目非甲烷总烃浓度<2000mg/m3，其中乙醇和甲醇废气处理工艺为“三级吸收+分流”+“二级除水”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置；乙酸乙酯、甲苯、二氧六环，废气处理工艺为“三级吸收+分流”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置
	可行

	
	
	1000mg/m3<VOCs浓度<2000mg/m3
	吸附+冷凝回收技术
吸收+回收技术
燃烧处理技术
	
	

	
	
	VOCs浓度<1000mg/m3
	吸附浓缩+燃烧处理技术
洗涤+生物净化技术
氧化技术
	
	

	
	工艺含尘废气
	其他药品生产产生的颗粒物
	袋式除尘技术
旋风除尘+袋式除尘技术
	袋式除尘器
	可行


1）吸收装置
项目产生的有机废气乙醇、甲醇和二氧六环，废气均溶于水；乙酸乙酯、甲苯，废气不溶于水。为优化项目废气处理设施，降低废气处理成本，以保证企业废气处理设施能够长期稳定运行。乙醇和甲醇废气处理的吸收装置工艺为“三级吸收+分流”+“二级除水”，吸收液为自来水；乙酸乙酯、甲苯，废气处理的吸收装置工艺为“三级吸收+分流”，吸收液为高沸点芳烃溶剂油150号；二氧六环虽易溶于水，但是二氧六环和水的沸点相近，难以分离，为了进一步回收二氧六环，吸收剂为二乙二醇，废气处理的吸收装置工艺为“三级吸收+分流”。
①乙醇、甲醇废气专属治理单元（水溶性废气）
A、三级水吸收+分流单元
a、工艺原理
乙醇、甲醇均为极易溶于水的极性有机污染物，废气进入三级串联吸收塔，与逆流喷淋的水充分气液接触，根据相似相溶原理，废气中的乙醇、甲醇组分快速溶解于水中；同时采用分流控制模式，根据废气浓度波动自动分流调配，高浓度废气优先充分吸收，低浓度废气均衡处理，提升吸收效率。三级串联结构逐级降低废气污染物浓度，实现梯度净化。
b、主要作用
作为醇类废气核心预处理减负单元，可去除废气中90%以上的乙醇、甲醇污染物，大幅削减废气初始有机负荷，从源头降低后端活性炭吸附、催化燃烧单元的运行压力与能耗。同时分流调控模式可完美适配项目间歇生产特性，有效缓冲瞬时高浓度废气冲击，避免后端设备治理过载、污染物超标，显著提升整套系统的抗冲击能力与运行稳定性。
c、设置合理性
乙醇、甲醇水溶性极强，采用水作为吸收剂，具备成本低、无二次污染、吸收效率高的优势，相较于有机溶剂吸收更加环保、经济。三级串联吸收工艺可解决单级吸收效率不足的问题，分流设计适配项目生产工况波动，有效规避高浓度废气冲击导致的治理不达标问题，针对性适配本项目水溶性废气治理需求。
B、二级除水单元
a、工艺原理
经水吸收后的废气携带大量饱和水汽及细小液滴，二级除水单元通过多级折流除雾、滤芯过滤原理，利用气液密度差，截留、分离废气中的液态水雾、游离水分，对废气进行深度干燥处理。本单元采用PP折流除雾+精密滤芯过滤二级物理除水结构，无化学除水剂添加。一级折流除雾依靠气流折返撞击、气液密度差，截留大颗粒水雾并汇流滴落；二级精密滤芯深度拦截微细悬浮雾滴，通过纯物理分离方式实现废气深度干燥，大幅降低废气相对湿度。
b、主要作用
深度去除废气中的水汽、液滴，保证进入活性炭吸附单元的废气干燥洁净，杜绝水汽包裹活性炭孔隙、造成活性炭吸附失效、板结堵塞的问题，保障后续吸附浓缩系统的治理效率和使用寿命。
c、设置合理性
活性炭为多孔吸附材料，水汽会优先占据活性炭微孔吸附位点，导致活性炭对有机废气的吸附容量大幅下降、吸附饱和速度加快，频繁脱附会增加能耗与设备损耗；同时高湿废气进入催化燃烧炉膛，会降低燃烧温度、影响催化反应效率，还可能造成炉膛结露、部件腐蚀。
②乙酸乙酯、甲苯难溶性废气专属治理单元
A、工艺原理
乙酸乙酯为酯类弱极性有机物、甲苯为苯类非极性有机物，两类污染物均不溶于水，常规自来水水喷淋、水洗工艺无法实现有效去除。150号高沸点芳烃溶剂油为弱极性高效有机溶剂，与乙酸乙酯、甲苯理化性质匹配度高，依据相似相溶原理，对两类难溶性污染物具备极强的选择性溶解捕获能力。经喷淋降温后的废气进入三级串联吸收塔，塔内填料强化气液传质效果，150号高沸点芳烃溶剂油自上而下逆流喷淋，逐级溶解、捕获废气中的乙酸乙酯、甲苯组分；配套分流调控系统，可根据废气浓度、风量波动自动调节处理工况，实现难溶性废气梯度稳定净化。
B、主要作用
针对性解决自来水工艺无法净化的酯类、苯类难溶性有机废气治理难题，高效去除废气中绝大部分乙酸乙酯、甲苯污染物，大幅削减难溶性有机物初始浓度，为后端深度治理减负增效。分流调控系统可有效缓冲间歇生产带来的废气工况波动，规避瞬时高浓度废气冲击后端设备，避免治理负荷过载、污染物残留超标，提升整套系统对难溶性混合废气的适配能力与运行稳定性。
C、设置合理性
项目乙酸乙酯、甲苯废气为难溶性有机废气，水洗预处理完全失效，常规简易净化工艺治理效率极低。150号高沸点芳烃溶剂油沸点高、挥发性低、热稳定性好，对酯类、苯类污染物溶解容量大、吸收效率稳定，且不易挥发损耗、安全性高，适配化工间歇生产工况。三级串联吸收结构保障气液充分接触、净化彻底，搭配分流调控设计，可精准适配本项目难溶性废气特征，是替代传统水洗、低效吸附的优质预处理工艺，选型科学、匹配性极强。
③二氧六环废气专属治理单元
A、工艺原理
二氧六环为环状醚类有机物，兼具弱极性与部分水溶性特性，常规普通芳烃溶剂油吸附溶解效果差，单一吸收介质无法实现高效预处理。二氧六环虽易溶于水，但是二氧六环和水的沸点相近，难以分离，为了进一步回收二氧六环，吸收剂为二乙二醇。二乙二醇为高沸点、强溶解性多元醇溶剂，分子结构与二氧六环适配性高，对醚类有机物具备优异的选择性溶解能力，同时具备沸点高、挥发极低、化学性质稳定、安全性好的优势。废气经喷淋降温后进入三级串联吸收塔，二乙二醇溶剂逆流喷淋，依托填料层强化气液传质，逐级深度溶解捕获废气中的二氧六环组分；配合智能分流系统，动态适配废气浓度波动，实现二氧六环废气稳定、高效预处理。
B、主要作用
精准靶向去除废气中的二氧六环特征污染物，弥补常规芳烃溶剂油对二氧六环吸收效率不足的短板，大幅降低二氧六环初始排放浓度，有效减轻后端活性炭吸附、催化燃烧的治理负荷。同时分流调控模式可缓冲生产工况波动，避免二氧六环高浓度废气瞬时冲击后端设备，防止污染物累积残留，保障整套系统对特殊醚类废气的治理效果，规避超标风险。
C、设置合理性
二氧六环理化性质特殊，属于难治理有毒有机溶剂，无通用高效预处理工艺，常规普通溶剂吸收均存在效率低、残留量大的问题。二乙二醇针对醚类污染物专属溶解性强、挥发损耗极低、无二次污染、运行安全稳定，是适配二氧六环废气预处理的最优介质。三级串联吸收+分流调控的组合设计，完美适配项目间歇生产、废气波动的工况特点，针对性解决二氧六环废气预处理难题，填补常规工艺治理短板，工艺选型极具针对性、合理性。
2）吸收装置活性炭吸附浓缩催化燃烧单元
①单元核心作用
作为整套废气治理系统的核心深度把关单元，彻底消除前端预处理后残留的微量有机污染物，解决单级预处理工艺净化不彻底、低浓度废气易残留超标的痛点。通过“吸附浓缩+脱附燃烧”组合模式，将大风量低浓度废气转化为小风量高浓度废气进行无害化处理，大幅降低催化燃烧能耗，实现节能高效运行。同时低温催化燃烧无明火、安全系数高，污染物分解彻底、无二次污染，可稳定保障尾气达标排放，且活性炭循环复用，有效降低设备运维及耗材成本。
②工作原理
经前端专属预处理、工况稳定后的低浓度有机废气，统一汇入活性炭吸附浓缩装置。依托活性炭丰富的微孔孔隙结构，通过物理吸附作用彻底截留废气中残留的微量乙醇、甲醇、乙酸乙酯、甲苯、二氧六环等有机污染物，实现大风量、低浓度废气的富集浓缩。当活性炭吸附趋近饱和后，系统自动启动低温热风脱附再生工艺，将吸附在活性炭微孔内的各类有机物脱附析出，形成小风量、高浓度的有机废气。浓缩后的高浓度废气进入催化燃烧装置，在250～350℃低温环境、专用贵金属催化剂作用下，无明火彻底发生氧化反应，最终将所有有机污染物完全分解为二氧化碳和水，实现无害化处置；脱附再生后的活性炭可循环重复使用，无耗材浪费。
整套单元分为活性炭吸附与催化燃烧脱附两个阶段，循环交替运行。
吸附阶段：预处理后的洁净低浓度废气进入活性炭吸附床，利用活性炭丰富的微孔结构，物理吸附废气中的残留有机组分，完成废气净化，洁净气体暂存待后端处理。
本项目活性炭吸附装置拟采用活性炭为碘值大于800mg/g的活性炭，密度为500kg/m3。本项目拟采用的活性炭性能参数详见下表。
表6.2.1-2活性炭性能参数表
	主要成分
	活性炭

	规格
	100×100×100mm

	壁厚
	1~1.5mm

	体密度
	（400~500）kg/m3

	比表面积
	＞800m2/g

	吸附量
	≤10%

	抗压强度
	正压＞0.8MPa；负压＞0.3MPa

	碘值
	800mg/g

	活性炭密度
	0.5g/cm3


本次环评要求建设单位制定活性炭定期更换管理制度，活性炭吸附装置应按照活性炭吸附工艺设备配置情况表中的填装量及使用更换周期进行更换，并做好台账记录，吸附后产生的危险废物，应按要求密闭存放，并委托有资质单位处置。
脱附燃烧阶段：当活性炭吸附趋近饱和后，启动热风脱附系统，低温热风将活性炭孔隙内的有机物脱附析出，形成高浓度有机废气；高浓度废气进入催化燃烧反应器，在贵金属催化剂作用下，于200-350℃低温条件下发生氧化反应。
常规有机物反应：乙醇、甲醇、乙酸乙酯、甲苯、二氧六环充分氧化生成二氧化碳和水，无二次污染；
③设置合理性分析
项目三类废气组分差异大，专属预处理单元仅能去除大部分高浓度污染物，无法彻底根除微量残留有机物，单一预处理工艺难以满足长期稳定达标及环保管控要求。活性炭吸附浓缩工艺适配本项目大风量、低浓度、多组分混合有机废气的治理特征，低温催化燃烧工艺适配脱附后高浓度废气的无害化处置，二者优势互补、强强联合。整套深度治理工艺技术成熟、运行稳定、安全合规，是当前化工行业多组分、波动式有机废气末端治理的主流先进工艺，可适配本项目所有类型有机废气的深度治理需求，设置科学合理。
3）水喷淋降温单元（三套废气系统共用）
①工艺原理
处理后的废气汇入水喷淋降温塔，塔内布设多层规整填料、高效雾化喷淋装置及集液缓冲层。低温喷淋水经雾化后形成高密度细小水雾，与自下而上流动的高温生产废气形成逆流充分接触，通过气液两相强制热交换，快速吸收废气携带的热量，实现废气快速降温。同时，水雾可通过物理洗涤、吸附截留废气中微量悬浮粉尘、轻质杂质及少量水溶性异味物质，完成废气初步净化，均衡废气风量、风压，稳定进气工况。
②主要作用
A、末端降温消白：催化燃烧工序尾气温度较高，直接外排易产生白烟、热污染，末端喷淋可快速降低排气温度，消除尾气白烟现象，优化厂区外排感官、规避热环境影响；B、末端精净化：对燃烧后微量残留异味、轻质颗粒物、微量酸性副产物进行二次洗涤去除，进一步提升尾气净化效果，多重保障稳定达标；C、稳流稳压降噪：均衡排气风量、风压，缓冲催化燃烧间歇脱附带来的排气波动，稳定外排工况，同时可适度降低排气气流噪声。
③设置合理性
本项目活性炭催化燃烧工序运行过程会产生高温尾气，若直接高空排放，存在温度偏高、易产生白烟、排气工况波动的问题。将水喷淋降温设置为末端最后一道处置工序，可针对性解决燃烧尾气高温、观感差、微量残留污染物问题。该单元作为全厂废气最终把关工序，适配所有废气治理支路的末端工况，设备耐腐蚀、运维简单、运行稳定，可实现尾气降温、精洗、稳压一体化处置，是整套治理系统不可或缺的末端保障单元，设置科学合理。
（2）含尘废气处理措施可行性
黄精提取物及氢氧化铁蔗糖复合物生产中，会产生一定的颗粒物，通过粉碎机配套的袋式除尘器（TA003，处理风量5000m3/h）处理后。经一根15m高的排气筒（DA001）排放。
袋式除尘器是各类除尘器中应用最为广泛的一种，其具有运行稳定，除尘效率高（普遍高于99%），粉尘排放浓度低，排放浓度不受粉尘浓度、粒度的影响，除尘器运行和维护比较简单，实现无人操作的优点。
防治措施评述：当含尘气体进入灰斗后，一部分较粗的尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被阻留在滤袋外侧，净化后的气体则由滤袋内部进入箱体，以达到除尘的目的。随着过滤过程不断进行，滤袋外侧的积尘逐渐增多，除尘器的运行阻力也逐渐增高，当阻力增加到预先设定值时，清灰控制器发出信号，首先提升阀将阀板孔关闭，以切断过滤气流，停止过滤，然后电磁脉冲阀打开，以极短的时间（0.1s左右）向箱体内喷入压缩空气，压缩空气在箱体内迅速膨胀，涌入滤袋内部，使滤袋产生变形、抖动，加上逆气流的作用，滤袋外部的粉尘便被清除下来掉入灰斗，清灰完毕，提升阀再次打开，除尘器又进入过滤工作状态。脉冲布袋除尘器除尘效率达到99%以上。袋式除尘器原理与机构示意见下图：
[image: ]
图6.2.1-2袋式除尘器原理与结构示意图
（3）有组织废气达标可行性分析
①项目营运期项目生产不同的产品，其中穿线连内酯及6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮生产过程中产生的非甲烷总烃废气，主要成分为乙醇和甲醇，废气均溶于水，溶剂回收及板框压滤机产生的废气进入“三级吸收+分流”+“二级除水”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置（TA001，处理风量15000m3/h）处理后，经一根15m高的排气筒（DA001）排放，TVOC最大废气排放浓度为121.97mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1标准限值要求（TVOC≤150mg/m3）。穿线连内酯、羟氯喹侧链、间氯过氧苯甲酸生产过程中产生的非甲烷总烃废气，其主要成分为乙酸乙酯、甲苯，废气不溶于水，溶剂回收产生的废气“三级吸收+分流”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置（TA002，处理风量15000m3/h）处理后，经一根15m高的排气筒（DA001）排放，TVOC最大废气排放浓度为119.28mg/m3，苯系物废气排放浓度为31.20mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1标准限值要求（TVOC≤150mg/m3，苯系物≤60mg/m3）。间氯过氧苯甲酸生产过程中产生的非甲烷总烃废气，其主要成分为二氧六环，溶剂回收产生的废气“三级吸收+分流”+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”+“水喷淋降温”装置（TA002，处理风量15000m3/h）处理后，经一根15m高的排气筒（DA001）排放，TVOC最大废气排放浓度为135.28mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1标准限值要求（TVOC≤150mg/m3）。氯化氢乙醇和氯化氢二氧六环生产过程中产生的非甲烷总烃废气和氯化氢，废气均溶于水，进入“三级吸收+分流”装置（TA001，处理风量15000m3/h）处理后，经一根15m高的排气筒（DA001）排放，TVOC最大废气排放浓度为0.30mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1标准限值要求（TVOC≤150mg/m3），HCl最大废气排放浓度为0.33mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1标准限值要求（HCl≤30mg/m3）。
②黄精提取物及氢氧化铁蔗糖复合物生产中，会产生一定的颗粒物，通过粉碎机配套的袋式除尘器（TA003，处理风量5000m3/h）处理后。经一根15m高的排气筒（DA001）排放，颗粒物最大废气排放浓度为1.68mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1标准限值要求（颗粒物≤30mg/m3）。
综上所述，本项目采用的废气治理措施可行。
6.2.1.3项目无组织废气处置措施可行性分析
①项目无组织废气主要产生于储罐区大小呼吸，车间管道及设备动静密封点逸散，以及板框压滤机集气罩未收集部分。预测结果可知：项目生产过程中厂界四周设置的12个无组织排放预测点VOCs最大值为1.50mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。根据对厂区内VOCs的预测，预测结果小时浓度最大值为1.5mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中附录C中标准限值（NMHC≤10mg/m3），对周围环境的影响较小，措施可行。
②项目污水处理站无组织排放的废气，预测结果可知：项目生产过程中厂界四周设置的12个无组织排放预测点NH3最大值为0.000049mg/m3，H2S最大值为0.000016mg/m3，均能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值。
6.2.1.4非正常工况废气污染控制措施
本项目非正常排放情况主要是废气处理装置出现故障或处理效率降低时废气排放量突然增大的情况，拟采取以下处理措施进行处理：
（1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统的长期稳定运行。
（2）建立健全环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对厂区排放的各类废气污染物进行定期检测。
（3）加强废气处理设施的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行。
[bookmark: _Toc4714]6.2.2废水防治措施
6.2.2.1本项目废水特点
项目营运期项目生产不同的产品，用排水量也不相同，产生的废水主要为生产废水和生活污水。无论何种产品生产，其相同的废水均有检验室废水、设备清洗废水、车间地面清洁废水和员工生活废水，不相同的废水为穿心莲、喹啉酮、黄精保健食品生产过程中产生的生产废水。
结合本项目废水产生情况，综合分析项目废水水质有以下几个特征：
（1）穿心莲内酯生产过程中产生的废水主要为溶剂回收、离心、层析和大孔树脂清洗产生的生产废水，其污染物主要为pH、CODcr、BOD5、SS、TP和氨氮，其中含有的CODcr、BOD5的浓度较高。
（2）黄精保健品生产过程中生产废水为黄精蒸煮锅底水，其污染物主要为CODcr、BOD5、SS，其中含有的CODcr、BOD5的浓度较高。
（3）喹啉酮生产过程中的废水主要为结晶过滤、水洗、离心和溶剂回收产生的废水，其污染物主要为pH、CODcr、BOD5、SS、TP和氨氮，废水中含有一定量的甲醇，导致其CODcr、BOD5浓度较高。
（4）其他生产废水为检验室废水、设备清洗废水、车间地面清洁废水，其污染物主要为pH、CODcr、BOD5、SS、TP和氨氮。其中设备清洗废水、车间地面清洁废水中含有生产过程中的少量有机溶剂，故CODcr、BOD5浓度偏高。
6.2.2.2本项目废水特点
厂内采取雨污分流、污污分流、初期雨水收集、污水分类分质预处理措施，根据各产品生产废水的性质，各个工序产生的废水经分类的污水管道（明管，标识污水种类和流向），分别收集后进入各类废水总管，然后经分类的收集管道分别送至污水处理站相应的废水收集池中。
各类废水单独管道收集至相应的废水收集池后，泵入废水处理站相应的废水处理单元进行处理。
6.2.2.3本项目水处理方案
本项目废水处理系统采用“污污分流、分类收集、分质处理措施、深度处理间接排放”，本项目废水处理方案如下：
（1） 项目生产废水通过管道统一进入自建污水处理站。
（2）新建研发楼内的废水进入化粪池预处理后，通过自建污水处理站处理。
（3）事故废水主要是项目污水处理站发生故障，或者停电的情况下，暂时将污水处理站内的污水通过管道自流的方式排入事故水池内暂存，待污水处理站恢复正常工作的时候，再少量多次地将事故水池内的废水通过水泵抽至污水处理站处理，杜绝项目区废水事故及非正常排放。
（4）项目污水通过自建污水处理站处理达标后外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理，出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值。
6.2.2.4项目废水处理工艺可行性分析
（1）生产废水处理可行措施分析
对照《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—原料药制造》（HJ858.1—2017）表9水污染物处理可行技术参照表，项目废水治理可行技术分析如下：
表6.2.2-1项目废水污染防治措施可行性分析表
	对照技术
	废水类别
	可行技术
	本项目污染防治措施
	是否为可行技术

	《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—原料药制造》（HJ858.1—2017）
	有生物毒性或难降解废水
	氧化或还原预处理后，进入综合废水处理设施
	pH调节+混凝絮凝沉淀+芬顿高级氧化+厌氧-好氧生化+斜管沉淀组合处理工艺
	是

	
	地面冲洗废水
	预处理：隔油、混凝气浮、混凝沉淀、调节、中和、氧化、还原等；
生化处理：升流式厌氧污泥床（UASB）或厌氧颗粒污泥膨胀床（EGSB）、水解酸化、生物接触氧化法、缺氧/好氧工艺（A/O）、厌氧/缺氧/好氧工艺（A2/O）等；
深度处理：混凝、过滤、高级氧化等；
回用处理：砂滤、超滤（UF）、反渗透（RO）、脱盐、消毒等；
上述工艺串联组合处理后，回用或经总排口达标外排
	
	

	
	初期雨水
	
	
	

	
	事故废水
	
	
	


综合上表分析，项目废水采用“pH调节+混凝絮凝沉淀+芬顿高级氧化+厌氧-好氧生化+斜管沉淀”组合处理工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—原料药制造》（HJ858.1—2017）表9推荐的可行技术。
（2）废水处理系统简介
根据本项目废水产生特点，建设单位拟采用分类收集、分质预处理、合并深度处理、达标间接排放的流程对生产废水进行收集处理。

图6.2.2-1本项目废水处理系统图示
1）pH调节池
工艺原理
穿心莲内酯生产废水酸碱波动大、水质不均，通过投加酸碱药剂，利用酸碱中和反应，将废水pH值调控至后续工艺适宜运行区间；池内设搅拌装置，使药剂与废水快速混合均质，平衡水质水量波动。
主要作用
A、中和生产废水酸碱性，把pH控制在6～9合理范围，满足后续混凝、芬顿、生化系统进水要求；
B、均质均量，缓冲车间间歇排水带来的水质、水量冲击；
C、避免强酸强碱腐蚀后续设备管道，保护构筑物与机电设施。
需要投加的药剂
氢氧化钠：调节酸性废水
稀硫酸：调节碱性废水
配套设施
设置机械搅拌或间歇曝气搅拌，无额外曝气充氧，仅起混合均质作用。
2）混凝絮凝沉淀工段
工艺原理
向废水中依次投加混凝剂、助凝剂，使水中悬浮微粒、胶体、色素、少量大分子有机污染物脱稳，通过吸附架桥、网捕卷扫作用聚集成大颗粒矾花；再通过重力沉降实现固液分离。
主要作用
A、去除废水中大量悬浮物、胶体、色度、疏水性有机物；
B、削减部分COD、SS，减轻后续芬顿和生化处理负荷；
C、初步分离不溶性杂质，避免堵塞后续高级氧化及生化池填料。
需要投加的药剂
聚合氯化铝（PAC）：无机混凝剂，破坏胶体稳定性、形成细小絮体；
聚丙烯酰胺（PAM，阴离子型）：助凝剂，使小絮体抱团长大，加速沉降。
产泥说明
本工段产生物化污泥，主要为悬浮物、絮凝矾花，送入污泥浓缩脱水系统。
3）芬顿高级氧化工段
工艺原理
利用双氧水+硫酸亚铁构成芬顿试剂，辅以光照催化，产生强氧化性羟自由基；无选择性快速氧化分解穿心莲内酯废水中难降解有机物、抑菌物质、残留溶剂、中间体及色度，破坏大分子结构，把难生化污染物分解为小分子可生化物质。
主要作用
A、降解制药废水中有毒、难降解、有生物抑制性的有机污染物；
B、破络、脱色、提高废水可生化性（B/C比），消除对后续厌氧、好氧微生物的毒害抑制；
C、进一步削减COD，保障后续生化系统稳定运行。
需要投加的药剂
硫酸亚铁（FeSO₄）：芬顿反应催化剂；
双氧水（H2O2）：氧化剂，提供羟自由基；
酸碱药剂：调控芬顿最佳反应pH（一般3～4），反应后回调pH至中性进生化。
运行要点
本工段不曝气，为密闭/半密闭反应环境；反应后产生少量铁泥化学污泥，并入污泥处理系统。
4）厌氧池
工艺原理
经芬顿预处理后的生产废水，与经格栅+化粪池预处理后的生活废水在此汇合进入厌氧池；在无氧环境下，厌氧微生物通过水解酸化、产酸发酵、产甲烷阶段，将废水中大分子有机物、残留穿心莲类物质分解为小分子有机酸、甲烷、二氧化碳等。
主要作用
A、生活废水接入优势：自带易降解碳源、氮、磷营养，补足制药废水营养失衡，节约外加碳源与营养盐；
B、水解破碎大分子难降解有机物，进一步提升废水可生化性；
C、大幅削减COD、有机污染物，减轻后续好氧池处理压力；
D、厌氧环境降解部分抑菌物质，缓冲水质波动，稳定生化系统工况。
需要投加的药剂
微生物菌剂、营养剂。
运行要点
保持溶解氧DO＜0.2mg/L，维持严格厌氧环境；靠潜水搅拌器泥水混合。
5）好氧池
工艺原理
通过鼓风机持续曝气充氧，在有氧条件下，好氧微生物以废水中有机物为营养底物，进行代谢降解，将COD、BOD5、氨氮、有机氮氧化分解为CO2、H2O、硝酸盐等，实现污染物矿化去除。
主要作用
A、深度降解COD、BOD、氨氮、总氮、总磷；
B、进一步降解残留微量穿心莲内酯及副产物；
C、依靠硝化—反硝化作用，保障氨氮、总氮满足GB21905-2008表2限值。
需要投加的药剂
按需补充微生物营养剂、菌种；
运行要点
全程连续曝气，控制溶解氧DO2～3mg/L，保证污泥与废水充分接触、微生物活性稳定。
6）斜管沉淀池
工艺原理
利用浅池沉淀原理，好氧池混合液进入斜管沉淀池，水流在斜管内浅层流动，活性污泥、生物絮体依靠重力快速沉降，实现泥水高效分离。
主要作用
A、分离好氧出水的活性污泥与清水；
B、降低出水SS、浊度，保障出水清澈稳定；
C、沉淀污泥部分回流至好氧池维持污泥浓度，剩余污泥排入污泥处理系统。
需要投加的药剂
可按需少量投加PAM，强化泥水分离效果。
产泥说明
产生生化剩余污泥，与前端物化污泥、芬顿铁泥一并经浓缩、板框压滤脱水后委外合规处置。
（3）本项目综合废水预处理效果
综合生产废水效果如下表所示

表6.2.2-2本项目综合废水处理效果览表单位：mg/L
	项目
	污水量（m3/a）
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	TP

	典型生产废水
	1574.8816
	900
	300
	80
	1
	2

	检验废水
	27.36
	200
	180
	100
	10
	1

	设备清洗废水
	243.2
	2500
	1500
	800
	30
	1

	车间地面清洁废水
	139.84
	2500
	1500
	200
	30
	1

	生活废水
	40.128
	350
	250
	200
	40
	4

	调节池混合

	综合废水
	——
	1354.90
	593.99
	175.73
	8.28
	1.91

	pH调节+混凝絮凝沉淀+芬顿高级氧化+厌氧-好氧生化+斜管沉淀

	去除效率
	——
	97%
	97%
	99%
	50%
	50%

	出水浓度
	——
	40.65
	17.82
	1.76
	4.14
	0.96

	出水标准
	——
	100
	20
	50
	15
	0.5

	达标情况
	——
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


根据上表，项目生产废水通过自建的污水处理站处理后，满足《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值，外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理，其方案可行。
6.2.2.5废水处理系统规模
（1）污水处理站
本项目生产过程中产生废水量波动较大，根据工程分析，项目生产不同的产品，排水量也不相同，污水排放量在1.482m3/d～14.606m3/d，最大排水量取变化系数1.2，为17.53m3/d，为了便于建设项目污水处理站处理规模为20m3/d。
（2）化粪池
项目研发楼新配套员工厕所，员工生活污水进入化粪池处理，预处理总水量为0.36m3/d。为保证废水在化粪池的停留时间24h，最大排水量取变化系数1.2，项目区拟设置化粪池容积不小于5m3，化粪池能满足处理需求。
6.2.2.6污水处理站沼气处理
本项目生产废水采用“pH调节+混凝絮凝沉淀+芬顿高级氧化+厌氧-好氧生化+斜管沉淀”工艺处理，尾水达标后排入市政污水管网，最终进入易门县污水处理厂。项目年废水量2079.6049m3/a，进水CODcr浓度1354.9mg/L。废水经前端物化预处理去除大部分污染物后，残余可生化有机物进入厌氧单元，经微生物分解产生微量沼气。依据《制药工业污染防治技术政策》《医药工业环境保护设计规范》相关规定，厌氧沼气严禁直接放散，需优先回收利用或合规焚烧处置，本次结合项目实际开展产气量核算及处置合规性分析。
一、沼气产生量定量核算
结合本项目废水水量、水质及厌氧处理工艺参数核算，项目污水处理站厌氧单元沼气年总产生量约594.43m3，日均产气量仅1.95m3/d。受项目间歇性生产工况影响，废水水量、水质波动较大，项目沼气产出量极小、产气连续性差，无稳定、规模化产气条件。
二、沼气回收利用可行性分析
本项目沼气日均产量极低，不具备资源化回收利用条件。微量气量无法满足脱硫、储气、供热、发电等配套设备的最低运行负荷，设备易频繁启停，无工程实操价值；同时气量波动大、气源不稳定，无法保障资源化系统连续运行。此外，针对微量沼气配套成套回收设施，建设及运维成本远高于利用收益，经济可行性极差，因此项目不具备沼气综合回收利用条件。
三、沼气处置方式及合规性论证
本项目厌氧单元采用全密闭构筑物设计，配套完善的密闭集气、导排系统，可全面收集厌氧产生的沼气，彻底杜绝无组织逸散和直接放散。结合项目无法回收利用的实际情况，项目配套污水处理站专用燃烧放空装置，收集的微量沼气全部导入装置充分焚烧处置。
该处置方案合规可行，符合行业规范管控要求：一是彻底避免沼气无组织排放，有效防范甲烷、微量硫化氢逸散引发的VOCs、异味及燃爆安全风险；二是规范明确沼气可“回收利用或焚烧处置”，在无回收条件下，焚烧处置为行业许可的合规方式，未降低环保管控标准；三是沼气充分燃烧后有机组分完全分解，尾气洁净、无次生污染，同时消除沼气积聚风险，保障污水站安全稳定运行。
四、小结
本项目厌氧沼气产生量小、产气稳定性差，不具备资源化利用条件。项目采用全密闭收集+专用燃烧放空装置焚烧处置，未直接放散沼气，处置方式贴合项目实际，符合制药行业沼气管控相关规范，环境风险与安全风险整体可控。
[bookmark: _Toc1963]6.2.3噪声防治措施
1、运营期噪声污染防治措施
项目噪声主要产噪设备为真空泵、空气压缩机。离心机等，项目将根据各生产线设备布置情况分别采用以下降噪措施：
①生产车间生产线布置时合理布置产噪设备，高噪声设备尽量布置在生产车间中间位置，与厂界保持一定距离；
②尽量选用低噪声设备，新增生产线设备采购阶段与供货商签订订货合同时提出设备噪声的具体要求；
③主要产噪设备采用独立基础，加减振垫等防护治理。加强设备维护保养，及时添加润滑油等防护治理，减少因机械设备磨损而产生的噪声。
④针对新增高噪声设备应加装减振垫、橡胶垫等，并对生产设备进行定期检查，维护、检修、加固支架等，保持设备的正常运转，避免设备非正常工作而产生高噪声污染。
⑤针对夜间现状背景值较高的情况，建议厂区夜间尽量不使用高噪声设备，如破碎机等，高噪声设备在昼间生产使用，确保厂区夜间噪声达标；
2、措施可行性分析
本次环评提出的措施简单易行、便于实施，且对削减噪声有显著效果，经预测，在采取减振、隔声、吸声等措施后，经建筑隔声和距离衰减后，经预测项目对厂界噪声及环境噪声的贡献值较小，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，做到达标排放。因此，技改项目建成后，不会对当地声环境造成明显变化，不会引起厂界噪声出现超标。
综上，项目噪声治理措施可行。
[bookmark: _Toc25374]6.2.4固废处置措施及可行性论证
6.2.4.1固废处置措施
本项目固废处置措施见下表。







[bookmark: _Ref33557071]表6.2.4-1本项目固废处置措施一览表
	序号
	固体废物名称
	形态
	核算产生量
	处置情况

	穿心莲内酯生产

	1 
	药渣
	固态
	1250.7687
	提供给种植单位堆肥处理

	2 
	溶剂回收残渣
	固态
	3.9835
	委托有资质的单位处理

	3 
	色素及杂质
	固态
	0.2
	委托有资质的单位处理

	4 
	层析柱渣
	固态
	0.2
	委托有资质的单位处理

	5 
	废PP过滤器滤芯
	固态
	0.05
	委托有资质的单位处理

	黄精提取物生产

	6 
	药渣
	固态
	558.6388
	提供给种植单位堆肥处理

	氢氧化铁蔗糖复合物

	7 
	滤渣
	固态
	0.9950
	委托有资质的单位处理

	羟氯喹侧链

	8 
	溶剂回收残渣
	固态
	0.5
	委托有资质的单位处理

	间氯过氧苯甲酸

	9 
	溶剂回收残渣
	固态
	0.8
	委托有资质的单位处理

	复合碳源

	10 
	滤渣
	固态
	0.5
	委托有资质的单位处理

	黄精保健食品

	11 
	滤渣
	固态
	0.05
	提供给种植单位堆肥处理

	废气处理

	12 
	废活性炭
	固态
	14
	委托有资质的单位处理

	13 
	废催化剂
	固态
	0.08
	委托有资质的单位处理

	废水处理

	14 
	废活性炭
	固态
	10
	委托有资质的单位处理

	15 
	污泥
	固态
	25
	运行后进行属性鉴定，按固废属性进行规范处置

	其他

	16 
	化学原料包装袋及桶
	固态
	2
	委托有资质的单位处理

	17 
	清洗废液
	液态
	1
	委托有资质的单位处理

	18 
	废机油
	液态
	0.2
	委托有资质的单位处理

	19 
	生活垃圾
	固态
	2.28
	环卫部门清运


6.2.4.2危险固废收集
（1）危险废物产生单位进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。
（2）危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。
（3）危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
（4）危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。
（5）在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。
（6）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：
1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。
2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。
3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。
4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。
5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。
6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。
6.2.4.3危险固废收集
本项目危险固废需按以下要求暂存。
（1）危险废物贮存间应采取封闭措施，并实施相关台账及转运制度，企业应按照《中华人民共和国生态环境法典》要求，采取防扬撒、防流失、防渗漏等改造措施，使其满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求：
1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；
2）基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
3）按GB15562.2设置环境保护图形标志。
4）禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。
5）无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。
6）装载液体、半固体危险废物的容器内须保留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。
7）应当使用符合标准的容器盛装危险废物。
8）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔带。
9）危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，做好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。
10）必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
11）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
12）落实固废处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存。
（2）危险废物在厂区临时存放应注意将危险废物分类装入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的记录。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。
（3）贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。
（4）贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。
（5）企业必须做好危险废物的申报登记，建立台账管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。同时在危险废物转运的时候必须报请当地环保局批准同时填写危险废物转运单。危险废物的外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。对危险废物的转移处理必须严格按照国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。
6.2.4.4危险固废转运的控制措施
（1）本项目危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。
（2）危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令〔2005〕第9号)、JT617以及JT618执行。
（3）废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。
（4）运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按HJ421要求设置。
（5）危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。
（6）危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：
1）卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。
2）卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。
3）危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。
[bookmark: _Hlk111922563]6.2.4.5危险固废处置要求
本项目生产过程共产生HW08、HW49等2类危险废物，要求企业与有资质处置危废的单位签订危废处置协议时，有资质处置危废单位的经营范围应包括HW08、HW49。建设单位已和云南顺豪环保科技有限责任公司签订了危险废物安全处置协议，云南顺豪环保科技有限责任公司属于合法、合规的小微企业危险废物收集试点企业，并且具备HW08、HW49类危险废物的收集许可范围，因此本项目危废处置措施符合要求。
6.2.4.6污水处理站污泥处置要求
本次项目生产污水进水水质、配套污水处理站整体处理工艺均发生重大调整，废水中含有二氧六环、甲苯、乙酸乙酯、甲醇等多种有毒有机溶剂，经芬顿氧化、中和沉淀产生氢氧化铁污泥；因废水污染物组分、物化处理工艺同步变更，污泥有害组分含量、危险特性无法直接依托原有环评及行业经验定性判定，存在不确定性环境风险。为严格落实《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目危险废物环境影响评价指南》等管控要求，项目运营初期将对污水处理站产生的沉淀污泥实行分质、分类、密闭收集，采用防渗专用密闭容器单独盛装，临时分区存放于厂区标准化危险废物暂存间内，全程落实防渗、防雨、防流失、防挥发、标识公示等危废暂存配套管控措施，避免污泥渗滤液、挥发性有机物污染土壤及地下水。
污泥临时贮存阶段，建设单位将严格按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）全套技术流程开展危险特性鉴别工作：委托具备CMA计量认证资质的第三方检测机构，遵循标准规定完成代表性污泥样品采集、制样、保存、预处理及全指标检测，依据《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）、浸出毒性鉴别（GB5085.3）等配套标准开展结果判定，完整编制具备法律效力的《固体废物危险特性鉴别报告》，作为污泥分类处置的法定依据。
根据鉴别报告结论分两类差异化闭环管理：
1、若鉴别结果证实该污泥具备毒性等危险特性，纳入《国家危险废物名录》（2025年版）HW49类其他废物管理，严格执行危险废物全生命周期管控要求：规范建立危废管理台账、粘贴统一危险废物标签、执行危险废物转移联单制度，全部污泥委托持有对应危废经营许可证的资质单位合规处置，同步落实暂存间防渗、废气收集、视频监控、台账留存不少于5年等配套管理要求。
2、若经全套鉴别后判定该污泥不具备腐蚀性、毒性、易燃性、反应性任一危险特性，归类为一般工业固体废物：污泥经隔膜板框压滤深度脱水处理，严格控制泥饼含水率低于60%，满足污泥土地利用前置含水率管控要求；脱水后的洁净污泥定期清运至具备合规资质的种植单位开展好氧堆肥资源化利用，同步建立污泥产生、脱水、转运、堆肥利用全过程管理台账，留存转运单据、泥质检测记录备查，杜绝随意丢弃、露天堆放、非法倾倒等环境违法行为。
6.2.4.7一般固体废物暂存和处置要求
本项目一般固废暂存场所严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行设计、施工与运维管理，同时全面落实《一般工业固体废物环境管理工作指南》相关规范要求，建立健全固废全过程环境管理体系，规范固体废物产生、收集、贮存、清运、利用全流程管控，切实防范固体废物污染环境风险。
项目穿心莲内酯生产工序产生的药渣、黄精提取物生产工序产生的药渣以及黄精保健食品生产工序产生的滤渣，均属于一般工业固体废物。各类生产固废统一收集后，集中存放于厂区南侧的堆渣棚内，该堆渣棚占地面积168m²，严格按照国标标准完成防渗、防雨、防流失、防扬散配套建设，设置独立分区存放区域、规范标识标牌及雨水导流、防渗防护设施，杜绝固废散落、渗滤液渗漏及扬尘污染问题，满足一般工业固体废物规范化贮存的硬件要求。
依据《一般工业固体废物环境管理工作指南》主体责任管控要求，本项目严格落实污染担责原则，建立覆盖固废产生、贮存、运输、综合利用全链条的环境防治责任制度，明确专人负责固废日常管理工作。同时按照指南规定建立规范的一般工业固体废物环境管理台账，详细、准确记录各类药渣、滤渣的产生种类、产生量、贮存时长、清运时间、受托单位、最终利用去向等全维度信息，鼓励采用电子台账管理模式，实现固废全过程可追溯、可管控，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固废。
项目生产产生的药渣、滤渣暂存遵循“即产即清、及时处置”原则，固废在堆渣棚暂存期间，定期开展场地保洁及防渗设施检查维护，确保暂存环境合规达标。固废积攒至一定量后，随即由合规的专业种植收购单位及时清运，全部用于堆肥资源化利用，实现固体废物减量化、资源化处置。根据《一般工业固体废物环境管理工作指南》委托管理要求，项目与受托清运、利用单位签订正式书面合作协议，明确双方污染防治责任、固废处置规范及环保要求，定期对受托单位处置资质、作业流程、环保落实情况进行核查跟踪，保障固废转运、利用环节合规可控。
项目员工日常生活、办公过程中产生的生活垃圾不属于工业固体废物，实行分类收集、定点存放，全程委托属地环卫部门统一定期清运处置，生活垃圾清运流程规范、处置渠道合法，有效保障厂区环境卫生及环境安全。
[bookmark: _Toc27155]6.2.5地下水污染防治措施
地下水污染防治措施主要体现在源头控制措施和分区防控措施。
6.2.5.1源头控制措施
本项目从清洁生产及循环经济角度制定了减少污染物排放的相关措施。针对项目特点，从工艺、管道、设备、污水储存及构筑物分别提出了相关的控制措施：
（1）工艺技术：本项目采用国内先进的生产技术以提高物料合成效率，减少污染物产生量。
（2）管道及设备：工程委托有资质的单位设计，合理布置管道，采用自动化控制的先进设备，选用了不锈钢阀门和衬搪瓷阀门，密封垫片材料可选用特氟纶、柔性石墨、陶瓷、石英等，可有效控制和减少生产过程中的跑冒滴漏现象。
（3）污水储存及建筑物：主要是污水处理设施基础和构筑物基础应做好防渗措施，避免发生渗透对地下水造成影响。
6.2.5.2分区防控措施
分区防控措施即对厂内各个区域提出防渗要求：
（1）项目设有危险废物贮存间，地面及裙角均铺设有坚固、防渗材料，做到防风、防雨、防晒；危险废物分类储存，采用专用密闭包装桶贮存，包装桶与地面使用托盘隔离。在危险废物贮存间使用过程中建设单位需定期对危险废物贮存间进行检查维护，保证地面无裂隙，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行地面防渗，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，避免危险废物下渗污染土壤和地下水。
（2）项目设有渣料棚，用于暂堆药渣等一般固体废弃物，其设有顶棚，地面四周设有导流渠，可有效防止雨水径流进入贮存场所、防止一般工业固废和渗滤液流失，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行防渗，渗透系数需达1×10-7cm/s。
（3）参考《石油化工防渗技术规范》的相关内容，根据项目物料和工艺特点及污染途径，将企业厂区污染防治区分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。具体见下表，分区防渗图下图。






表6.2.5-1地下水防渗分区表
	分区类别
	构筑物
	防渗措施
	防渗要求

	重点防渗区
	生产车间、污水处理站各设施（包括综合调节池、沉淀池、芬顿池、厌氧池、好氧曝气池、斜管沉淀池）、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池、初期雨水沉淀池
	污水池体采用防渗混凝土结构，混凝土抗渗标号大于S30；危险废物贮存间防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
	等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s

	
	集污管道
	PE材质，排污管道采用暗管，接口必须密封紧密，并对每一个接口增加水泥砂浆进行防渗漏
	

	一般防渗区
	渣料堆棚、化粪池、研发楼
	采取粘土铺底，再在上层铺
10~15cm的水泥进行硬化
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	简单防渗区
	门卫室、厂区道路等
	水泥硬化
	一般地面硬化
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图6.2.5-1项目分区防渗图
（1）一般污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后可及时发现和处理的区域和部位。参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）制定防渗设计方案。
（2）重点污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后不易及时发现和处理的区域和部位。重点污染防治区参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》和《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2019)进行污染防治。
（3）地下供水、雨水、排水、消防、污水等钢制管道采用外环氧沥青煤3布4油处理。地下水泥管道基槽开挖后，原土夯实，采用200mm厚的C20混凝土垫层，抗渗等级不小于P6，污水沟的内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，厚度不小于1mm，接口处用橡胶圈密封外。
6.2.5.3定期监测
为监控地下水是否受到污染，拟在厂区西侧工业园区内道路绿化带内设置1个对照监测井（上游GZDW1）、项目厂区1个污染监测井（建设项目场地原料仓库GZDW2），厂区南侧工业园区内规划道路绿化带内设置一个污染监测井（下游GZDW3），共计3个地下水监控点，定期监测地下水水质，了解地下水水质变化情况。
6.2.5.4制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划
①建设单位应委托有资质的检测单位编制地下水跟踪监测报告，报告中应明确以下内容：
a.项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；
b.生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。
②建设单位应制订地下水信息公开计划，信息公开计划应至少包括项目特征因子的地下水环境监测值。
6.2.5.5地下水污染应急系统
①建立地下水应急预案，及时发现地下水水质污染，及时控制。一旦出现地下水污染事故，立即启动应急预案和应急处置办法，控制地下水污染。
②通过地下水跟踪监测，一旦监测地下水受到污染，根据超标特征因子确定发生污废水渗漏的污废水存储设施，立即将其中废水抽出排至事故水池中暂存，废水抽干后，对污废水存储设施进行维修，并同时利用污染控制监测点抽取受到污染的地下水，经厂内污水处理设施处理后排入园区污水处理厂。
通过以上防治措施，可将土壤及地下水污染的风险降到最低。企业在实际生产过程中，需严格控制污染物排放，采取严格的防渗措施，加强土壤及地下水监控。因此，项目采用的地下水及土壤污染防治措施在技术上是可行的。
[bookmark: _Toc26746]6.2.6土壤污染防治措施
6.2.6.1源头控制措施
对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。
6.2.6.2过程控制措施
从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。
（1）大气沉降污染途径治理措施及效果
本项目针对各类废气污染物均采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放，具体措施如下：
1）有组织废气防控措施
项目生产废气分类收集、分质处理后统一经15m高排气筒DA001排放：穿心莲内酯及喹啉酮生产过程产生以乙醇、甲醇为主的水溶性非甲烷总烃废气，溶剂回收及板框压滤机废气经TA001装置（15000m3/h），采用三级水吸收+分流+二级除水+活性炭吸附浓缩催化燃烧+水喷淋降温工艺治理；穿心莲内酯、羟氯喹侧链、间氯过氧苯甲酸生产产生以乙酸乙酯、甲苯为主的难溶性非甲烷总烃废气，溶剂回收废气进入TA002装置（15000m3/h），采用三级高沸点芳烃溶剂油150号吸收+分流+活性炭吸附浓缩催化燃烧工艺处理；间氯过氧苯甲酸生产产生以二氧六环为主的非甲烷总烃废气，溶剂回收废气进入TA002装置（15000m3/h），采用三级二乙二醇吸收+分流+活性炭吸附浓缩催化燃烧工艺处理。
黄精提取物及氢氧化铁蔗糖复合物生产产生的粉尘颗粒物，经粉碎机配套TA003袋式除尘器（5000m3/h）除尘净化。各股废气分别经对应治理设施处理后，最终汇集通过15m高排气筒DA001排放。
2）无组织废气防控措施
项目无组织废气主要来源于储罐大小呼吸损耗及生产车间设备、物料操作逸散，本次通过源头密闭、过程管控、定期检漏修复的全过程措施实现无组织废气减排。储罐区乙醇、氯甲烷储罐采用罐下密闭进料、鹤管密闭装车方式，杜绝装卸过程大呼吸废气逸散，通过控制进出料流速降低液面扰动损耗；储罐外壁涂刷反光隔热涂料减小温差引发的小呼吸损耗，罐顶配套高效密封呼吸阀及阻火器，并定期对呼吸阀、人孔、法兰、罐壁焊缝等部位开展检漏维护，减少储罐跑冒滴漏。生产车间对管道、设备动静密封点常态化开展LDAR泄漏检测与修复，物料投料采用密闭投料+负压集气工艺，板框压滤机设置密闭围挡及局部集气设施，有效收集并抑制生产过程有机废气逸散，全方位削减项目无组织废气排放量。
（2）地面漫流污染途径治理措施及效果
厂区设有1座事故池，位于厂区西南侧，容积为220m3，用于收集厂区事故废水。厂区设有1座初期雨水收集池，位于厂区南侧，容积为90m3，用于收集厂区初期雨水。
（3）垂直入渗污染途径治理措施及效果
项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设。其中生产车间、污水处理站各设施（包括综合调节池、沉淀池、芬顿池、厌氧池、好氧曝气池、斜管沉淀池）、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池、初期雨水沉淀池、集污管道为重点防渗区，地面与裙脚均采取抗渗水泥+土工膜（2mm）防渗，水泥厚度为20cm，裙脚高度1.5m，地面及四周裙脚均应耐腐蚀、耐热且表面无裂隙，同时设置泄漏液体的收集装置，防渗等级需满足等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s；渣料堆棚、化粪池、研发楼为一般防渗区，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；门卫室、道路进行地面硬化处理。企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防治污染物垂直入渗对区域土壤环境的影响。
6.2.6.3土壤环境跟踪监测
对周围的土壤定期监测，发现土壤污染时，及时查找泄漏源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。
综上，在建设单位严格按照本次评价提出的保护措施后，项目区周边土壤环境可以得到有效保护，环境风险可控。
[bookmark: _Toc21988]6.2.7风险事故防范措施
（1）加强企业的职工培训，制定各项规章制度和操作规程，工作人员实行岗位责任制，避免员工操作失误造成污染事故。
（2）完善运行管理制度，加强专业技术人员和操作人员的培训，建立技术考核档案，淘汰不合格上岗者。
（3）加强运行设施的维护与管理，提高设施的完好率，关键设备及配件应留足备件。
（4）制定事故应急预案，落实各级工作人员的责任，同时在平时要进行演练，及时处理事故。
（5）具体环境风险防范措施详见第5.9.7.2章节。
[bookmark: _Toc11387]6.3环境保护措施一览表
本评价拟采取的污染防治措施见下表。
表6.3-1环境污染措施一览表
	项目
	分项
	处理方案及效果

	施工期
	废气
	加强管理文明施工，采用商品混凝土；运渣车出施工场地对轮胎进行冲洗；对运渣车进行盖篷处理；对干燥的开挖地面和土石方堆采取洒水控制粉尘产生，减少建材露天堆放。选用环保、废气达标的施工设备及车辆。

	
	废水
	施工人员的生活污水，必须达标后方可排放，不得随意排放，要求企业收集后由吸污车定期清理；施工场地产生的泥浆水，需经沉淀池沉淀后上清液循环利用不外排，堆泥干化后外运填埋；也可以结合道路绿化，用于项目的填料；加强施工设备的维修与保养，在施工前应检查施工机械，避免施工过程中漏油等事件发生。

	
	噪声
	选用低噪声施工设备，不得用冲击式打桩机，应采用静压打桩机或钻孔式灌注机，对产生高噪声的设备做好消声、减振及隔声处理，并尽量置于整个场区的中间位置，远离场界。合理安排施工时间，除特殊需要作业外(经环保部门批准)，夜间禁止产生噪声污染的建筑施工。

	
	固废
	不得随意丢弃倾倒建筑垃圾。施工人员的生活垃圾及时清运；建筑垃圾及其弃土应根据地方相关要求进行合理处置。

	
	生态
	尽量做到少挖土和破坏植被，对于已经挖土、填方后的土地要立即进行植被修复，在植被的选择上尽量选种当地的植物种类，将对生态的影响降至最低程度。

	营
运
期
	废水
	①厂内采取雨污分流、污污分流、初期雨水收集、污水分类分质预处理措施；
②生产、生活废水进入厂区污水处理站处理，出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值，通过自建污水处理站处理达标后外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理，污水处理站采用“pH调节+混凝絮凝沉淀+芬顿高级氧化+厌氧-好氧生化+斜管沉淀”组合处理工艺，其处理规模为20m3/d；
③项目修建90m3的初期雨水沉淀池逐步进入项目污水处理站处理，后期雨水则流入周边雨水沟渠。

	
	地下水
	①一般固废堆放区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)制定防渗设计方案。
②本项目所有输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗通道。另外，应严格用水和废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”。
③生产车间、污水处理站各设施（包括综合调节池、沉淀池、芬顿池、厌氧池、好氧曝气池、斜管沉淀池）和集污排污管道、初期雨水沉淀池、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池等重点防渗区，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（H610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。危废间依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），采用防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤1.0×10-10cm/s）。一般防渗区为渣料堆棚、化粪池、研发楼，一般防渗区防渗技术要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。简单防渗区为门卫室、厂区道路等，简单防渗区防渗技术要求为地面硬化。
④提高绿化率和优化绿地设计，实施加大降水入渗量、增加地下水涵养量的措施。

	
	废气
	①项目生产废气分类收集、分质处理后统一经15m高排气筒DA001排放：穿心莲内酯及喹啉酮生产过程产生以乙醇、甲醇为主的水溶性非甲烷总烃废气，溶剂回收及板框压滤机废气经TA001装置（15000m3/h），采用三级水吸收+分流+二级除水+活性炭吸附浓缩催化燃烧+水喷淋降温工艺治理；穿心莲内酯、羟氯喹侧链、间氯过氧苯甲酸生产产生以乙酸乙酯、甲苯为主的难溶性非甲烷总烃废气，溶剂回收废气进入TA002装置（15000m3/h），采用三级高沸点芳烃溶剂油150号吸收+分流+活性炭吸附浓缩催化燃烧工艺处理；间氯过氧苯甲酸生产产生以二氧六环为主的非甲烷总烃废气，溶剂回收废气进入TA002装置（15000m3/h），采用三级二乙二醇吸收+分流+活性炭吸附浓缩催化燃烧工艺处理；黄精提取物及氢氧化铁蔗糖复合物生产产生的粉尘颗粒物，经粉碎机配套TA003袋式除尘器（5000m3/h）除尘净化。各股废气分别经对应治理设施处理后，最终汇集通过15m高排气筒DA001排放。
②项目无组织废气主要来源于储罐大小呼吸损耗及生产车间设备、物料操作逸散，本次通过源头密闭、过程管控、定期检漏修复的全过程措施实现无组织废气减排。储罐区乙醇、氯甲烷储罐采用罐下密闭进料、鹤管密闭装车方式，杜绝装卸过程大呼吸废气逸散，通过控制进出料流速降低液面扰动损耗；储罐外壁涂刷反光隔热涂料减小温差引发的小呼吸损耗，罐顶配套高效密封呼吸阀及阻火器，并定期对呼吸阀、人孔、法兰、罐壁焊缝等部位开展检漏维护，减少储罐跑冒滴漏。生产车间对管道、设备动静密封点常态化开展LDAR泄漏检测与修复，物料投料采用密闭投料+负压集气工艺，板框压滤机设置密闭围挡及局部集气设施，有效收集并抑制生产过程有机废气逸散，全方位削减项目无组织废气排放量；

	
	噪声
	①建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；
②合理规划生产车间设备的布置，使高噪声设备远离厂界侧。
③振动设备加振垫，以减少、减低噪声源的强度。经采取措施后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

	
	固废
	①穿心莲内酯生产工序产生的药渣，黄精提取物生产药渣，黄精保健食品生产工序产生的滤渣，经对渣料棚暂存后，统一收集后提供给种植单位开展堆肥资源化利用。
②穿心莲内酯生产产生的溶剂回收残渣、色素及杂质、层析柱渣，氢氧化铁蔗糖复合物、复合碳源生产产生的滤渣，羟氯喹侧链、间氯过氧苯甲酸生产产生的溶剂回收残渣，废气处理、废水处理工序产生的废活性炭，项目生产过程中产生的化学原料包装袋及桶、设备清洗废液、设备维护产生的废机油，全部分类收集、规范暂存后，委托具备相应资质的单位无害化处置，杜绝二次污染。
③生活垃圾委托环卫部门及时清运、处置。
④运行后，污水处理站产生的污泥，运营初期用专用容器收集，暂时分类存储于危险废物暂存间，根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）的相关规定和要求进行属性鉴定，并编制危险特性鉴定报告，若属于危险废物则按照危险废物的处置要求进行处置，若属于一般固体废弃物则定期清掏，脱水后（含水率＜60%），提供给种植单位堆肥处理。

	
	环境风险
	①项目委托具备危化品运输资质单位承运物料，明确双方安全环保责任，运输车辆、驾乘及押运人员均持证上岗、经专业培训。各类风险物质采用专用密封容器盛装，张贴危险标识及应急说明，并按易燃、腐蚀、有毒物料特性分类配备专属应急物资。运输全程严守交通规范，避让饮用水源保护区、人口密集区等敏感点位，严禁违规操作，防范泄漏、燃爆、有毒气体扩散等运输环境风险。
②危化品储罐区设置防火堤及导流沟，连通厂区事故池，可完全收集泄漏物料与消防废水。储罐、管道采用防腐钢制材质，配套呼吸阀、阻火帽、防静电跨接及防爆设备，减少物料挥发与泄漏风险。仓储区域耐火等级不低于二级，布设气体检测报警装置及消防应急物资。严格规范物料装卸作业，落实静电防护、全程值守制度，分区存放物料。腐蚀、有毒物料储存区配套防腐、中和、通风及个人防护应急设施。
③定期巡检维护生产、仓储、污水处理、管网等重点设施，及时修复破损渗漏问题，保障设施稳定运行。健全环境风险管理制度，落实岗位责任，规范设置危化品警示标识。危险废物分类存放、规范暂存，全部委托资质单位无害化处置。厂区配齐消防器材并定期维保，重点区域落实防渗措施，防渗系数≤10-10m/s。项目全程严格遵照国家防火、危化品管理相关规范运营。
④建立设备定期检测、火源管控及动火审批制度，杜绝违规明火作业。厂区按消防规范设置防火间距与疏散通道，重点区域配套DCS控制系统、气体探测及消防预警设施，实现风险实时监测预警。220m³事故池收集泄漏废水及消防废水，处理达标后进入易门县污水处理厂。搭建厂内应急联动、园区协同防控体系，畅通应急通讯，动态完善应急预案，实现应急物资联动调配，全面提升事故处置能力。
⑤加强企业的职工培训，制定各项规章制度和操作规程，工作人员实行岗位责任制，避免员工操作失误造成污染事故。
⑥完善运行管理制度，加强专业技术人员和操作人员的培训，建立技术考核档案，淘汰不合格上岗者。
⑦加强运行设施的维护与管理，提高设施的完好率，关键设备及配件应留足备件。
⑧制定事故应急预案，落实各工作人员的责任，同时在平时要进行演练，以及时处理事故。

	
	土壤
	①针对各类废气污染物均采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放；
②本项目污水处理设施不得设置排污口，并应配套建设容积不低于220m3的事故收集池，能够确保事故废水不发生漫流。
③项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设。其中生产车间、污水处理站各设施（包括综合调节池、沉淀池、芬顿池、厌氧池、好氧曝气池、斜管沉淀池）、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池、初期雨水沉淀池、集污管道为重点防渗区；渣料堆棚、化粪池、研发楼为一般防渗区；门卫室、道路进行地面硬化处理。
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[bookmark: _Toc551]7环境经济损益分析
环境经济损益分析是生态环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是估算建设项目需要投入的环保投资和所能到环境保护效果。因此在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还需要同时核算可能收到的环境与经济实效。经济效益比较直观，容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因而环境影响经济具体定量化分析，多数是采用定性和半定量相结合的方法进行讨论。
[bookmark: _Toc4861]7.1环保投资估算
环保投资的估算方法是：为防治污染、保护环境所设的装置、设备和设施，其投资全部计入环境保护投资；生产需要又为环境保护服务的设施，其投资部分计入环境保护投资。项目建设分为两期实施，本报告分别进行核算。
具体环保设施建设费用估算见下表。






















表7.1-1本次项目环保投资一览表
	序号
	污染源
	污染物
	主要设备
	数量
	金额（万元）

	一、施工期

	1
	施工扬尘
	扬尘
	土方覆盖、洒水防尘作业、日常施工现场环境保护清理
	——
	1

	2
	施工建设
	建筑垃圾、土石方
	土石方、建筑垃圾清运
	——
	4

	3
	施工建设
	施工噪声
	封闭围挡
	——
	2

	4
	施工作业
	施工废水
	进出场车辆洗车台、给排水系统
	——
	2

	小计
	9

	二、运营期

	1、废气处理措施

	1.1
	生产废气
	TVOC、苯系物l
	①压滤机集气罩1套，收集效率≥80%；
②三级吸收分流塔+二级除水，吸收剂为自来水；（TA001）；
③三级吸收分流塔，吸收剂为高沸点芳烃溶剂油150号；（TA002）；
④三级吸收分流塔，吸收剂为二乙二醇；（TA003）；
⑤活性炭吸附浓缩催化燃烧系统（TA004）
⑥一级水喷喷淋系统（TA005）；
⑦处理风量≥15000m3/h，处理效率≥91.22%；
⑧排气筒H=15m（DA001）
	1套
	50

	1.2
	破碎粉尘
	颗粒物
	①配套袋式除尘器1套（TA006）；
②处理风量≥5000m3/h，处理效率≥99%；
	1套
	10

	2、废水处理措施

	2.1
	生产车间
	生产废水
	①污水处理站采用“pH调节+混凝絮凝沉淀+芬顿高级氧化+厌氧-好氧生化+斜管沉淀”组合处理工艺，其处理单元规模为20m3/d；
②配套的污水管道。
③污水排放口设置流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷自动监测设备。
④配套沼气燃烧放空装置，沼气完全焚烧处置。
	1套
	40

	2.2
	员工生活
	生活废水
	化粪池5m3
	1套
	3

	2.3
	雨水
	SS
	初期雨水池总容积90m3，雨水管道5000m；
	1套
	10

	3、噪声防治措施

	3.1
	生产设备
	噪声
	生产线选用低噪声设备，机械设备增设减震垫、厂房围墙隔声等
	——
	5

	4、固体废物处置措施

	4.1
	生产过程
	一般固废
	堆渣棚位于厂区南侧，占地面积168m2
	1间
	10

	4.3
	生产过程
	危险废物
	危险固废暂存间，位于生产车间南侧，面积15m2
	1间
	依托

	4.4
	员工生活
	生活垃圾
	垃圾桶、垃圾箱
	若干
	0.1

	4.5
	污水处理
	污泥
	根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）的相关规定和要求进行属性鉴定，并编制危险特性鉴定报告
	——
	10

	5、地下水防护措施

	5.1
	重点防渗区
	生产车间、污水处理站各设施（包括综合调节池、沉淀池、芬顿池、厌氧池、好氧曝气池、斜管沉淀池）、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池、初期雨水沉淀池、集污管道
	30

	5.2
	一般防渗区
	渣料堆棚、化粪池、研发楼
	10

	5.3
	简单防渗区
	门卫室、厂区道路等
	2

	5.4
	3个污染监测井
	3

	6、环境风险

	6.1
	液体化学原料存储区
	存储罐区周边围堰4套；原料仓库区2套
	12

	6.3
	其他
	事故池1座，容积220m3
	20

	总计
	224.1


建设项目环境保护设施包括各装置及公用辅助工程的“三废”及噪声治理、环境风险防范、绿化、环境监测等。项目总投资拟建项目的总投资919.46万元，其中环保投资224.1万元，占总投资的24.37%。
[bookmark: _Toc4187][bookmark: _Hlk40279654]7.2环保设施运行费用
环保运行费用包括“三废”处理的成本费用和固定费用，成本费用包括原辅材料费、燃料动力消耗及人员工资等，固定费用包括环保设备维修费、折旧费、技术措施费、环保管理费及其它费用。其费用估算见下表。
表7.2-1环保设施年运行费用估算
	序号
	环保设施
	年运行费用（万元）

	1
	大气污染控制
	15

	2
	污水系统污水处理
	5

	3
	固体废弃物处理
	3

	4
	环境监测
	5

	合计
	28


[bookmark: _Toc6226]7.3环境污染经济损益分析
[bookmark: _Toc4397]7.3.1环境污染经济损失分析
本项目环保投资224.1万元，环保设施运行维护费用28万元/年。采取相应的环保措施后，减少污染物排放量，具有一定的环境效益。
根据《中华人民共和国环境保护税法》，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依照本法规定缴纳环境保护税。因此，建设项目污染物的排放，造成的环境损失，环评拟采用环境保护税推荐的税额核算方法来进行分析，将环境损失转化为经济损失。
建设项目运行过程中，废气污染物虽然已经采取了相应环保措施，污染物达标排放，建议核算相应的环境保护税；生产、生活废水经处理后完全回用，核算环境保护税变化，由于项目废水中污染物较多，仅核算大于1000元环保税的废水污染物；一般固废可实现回收利用和外售，建议不核算环境保护税；危险废物委托处理，不外排，不核算环境保护税。
参考《环境保护税税目税额表》和《应税污染物和当量值表》，将项目造成的环境损失估算为经济损失，分析如下表。
[bookmark: _Hlk40282352]表7.3-1污染物治理前后经济损失统计表
	类型
	污染物
	污染物排放量（kg/a）
	污染当量值（kg）
	经济标准*元/当量*
	环境损失（万元）

	处理前

	废气
	一般性粉尘
	363.2
	4
	2.8
	0.0254

	
	甲苯
	2610.7
	0.18
	2.8
	4.0611

	
	甲醇
	89.2
	0.67
	2.8
	0.0373

	废水
	CODCr
	2911.6
	1
	3.5
	1.0191

	
	BOD5
	1276.4
	0.5
	3.5
	0.8935

	
	SS
	377.6
	4
	3.5
	0.0330

	
	氨氮
	17.8
	0.8
	3.5
	0.0078

	
	TP
	4.1
	0.25
	3.5
	0.0057

	合计
	——
	——
	——
	——
	6.0829

	[bookmark: _Hlk111977004]处理后

	废气
	一般性粉尘
	3.7
	4
	2.8
	0.0003

	
	甲苯
	242.8
	0.18
	2.8
	0.3777

	
	甲醇
	7.8
	0.67
	2.8
	0.0033

	废水
	CODCr
	87.3
	1
	3.5
	0.0306

	
	BOD5
	38.3
	0.5
	3.5
	0.0268

	
	SS
	3.8
	4
	3.5
	0.0003

	
	氨氮
	8.9
	0.8
	3.5
	0.0039

	
	TP
	2.1
	0.25
	3.5
	0.0029

	合计
	——
	——
	——
	——
	0.4457


备注：经济标准*元/当量数额来自《云南省人民代表大会常务委员会关于环境保护税云南省适用税额和应税污染物项目数的决定》。
建设项目环境污染造成的环境损失，转化为经济损失可以体现为约0.4457万元/年，相比治理前6.0829万元/年，可减少5.6372万元/年的环境经济损失费用，减少率为92.67%。
[bookmark: _Toc390]7.3.2环保设施经济收益分析
建设项目环保设施投入使用后，除了可减少污染物的排放量外，还可回收部分可利用的资源，因此具有一定的经济效益。由于间接效益难以估算，因而在此仅计算直接经济效益，主要是项目回收利用的各种废物所获得的经济收入。本项目环保投资的经济收入见下表：
表7.3-2环保投资带来的经济效益
	序号
	项目
	数量
	单价
	间接经济收入（万元/a）

	1
	药渣
	1809.4t/a
	5.13元/t
	0.9282

	合计
	0.9282


从上表中可以看出，本项目投产后，其环保设施运行所获得的间接、直接经济效益每年可达约0.9282万元
[bookmark: _Toc14379]7.4社会效益
项目的实施适应市场的形式，对我国国民经济的发展具有积极的作用，主要社会效益体现在以下几个方面：
1、本项目建成后，各种物资的运输拟委托运输企业承担，每年运进运出的辅助材料、产品达千吨之多，运输费用较高。
2、本项目原材料的采购与产品的输出，将扩大市场需求，带动相关产业的快速发展，为上、下游行业的发展提供发展机遇，从而带来巨大的间接经济效益。
3、本项目的建设，将增加区域经济的竞争力。本项目实施后，会刺激和带动相关产业（如黄精种植业）的发展，整个区域的社会经济竞争力会更进一步得到明显提升。
[bookmark: _Toc29666]7.5小结
通过对本项目的环境效益分析，本项目运营期通过采取相应的污染治理措施，营运过程中产生的废水及固体废物均能得到合理处置，废气及噪声能达到相应排放标准，对周围环境的影响不大。本项目在创造经济价值的同时能较好地减少对环境的影响，只要建设单位认真落实“三同时”制度，加强施工期及营运期环境管理工作，在进行污染防治、保证环境投资和治理效果的情况下，项目能取得良好的环保效益。
年产400吨中药材提取扩建项目		环境经济损益分析

[bookmark: _Toc32185]8环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc10774]8.1环境管理
[bookmark: _Toc9846]8.1.1环境管理的目的
通过项目的环境管理工作实施，达到预防、减缓项目建设带来的不利影响的最终目标。即在项目建设和生产过程中，通过先进的环境管理方式，指导并监督项目的环境保护工作，预防并减缓项目建设和生产过程中对周围环境的不利影响，保障各污染治理设施的正常运转。
通过环境管理的实施，明确各管理部门的职责，更好地落实项目的环境保护工作。
[bookmark: _Toc22844]8.1.2环境管理机构及职责
本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。
1、环境管理机构
（1）机构组成根据本项目的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设立专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构挂靠在该公司技术管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并接受项目主管单位及生态环境局的监督和指导。
（2）环保机构定员施工期在建设工程指挥部设1～2名环境管理人员。运营期应在后勤管理部门下设专门的环保机构，并设专职的环保管理人员3名，废气处理系统操作人员1名，废水处理系统操作人员1名，垃圾处置和绿地养护人员1名。
2、环境管理机构的职责
公司组织设立环境保护专门机构，环境管理要贯彻到生产建设的全过程，纳入企业发展计划，在厂部、车间、班组建立、健全环保岗位，实行主要领导负责制，其主要职责是：
①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定全厂环境保护制度和细则；
②制定本项目的环保管理制度和年度实施计划。
③定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。
④具体制定生产运行阶段各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程，建立各污染源监测制度，按环保部门的要求，制定各项化(检)验技术规程，按规定定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求，各污染源达标排放；
⑤加强宣传教育，不断提高各级管理者和广大企业职工对环境保护的认识水平，定期培训环境管理人员，做到分工明确、责任清晰；
⑥编制突发性环境事故应急预案；对突发性环境事故，进行协调处理。
[bookmark: _Toc17515]8.1.3环境管理制度
为了预防和控制污染，减少污染物的排放，企业应制定及实施环境管理制度，确保生产过程中的污染物经处理后达标排放，使生产不致对周围环境造成有害影响。
环境管理制度应包含如下内容：
（1）环保教育制度：严格贯彻执行国家制定的各项环境保护的法律法规，环保管理部门要定期组织环保培训教育工作，逐步增强全体员工的环境保护意识，动员全员参与环境保护工作。
（2）环保岗位责任制度：企业环保管理部门应配备必需的环保专业技术人员，并保持相对稳定。设置一名厂级领导来分管环境保护工作，并指定若干名专职环保技术员，协助领导工作。设立“三废”处理人员岗位负责制，实行严格的奖、罚制度。
（3）厂内环境监测制度：定期做好各种环境因素的监测检测工作，同时做好登记。
（4）环境污染事故调查与应急处理制度：针对可能发生的水污染、大气污染等事故，公司应制定完善《环境污染事故应急预案》，以有效应对突发环境污染与破坏事故，提高应急反应和救援水平。公司发生污染事故后，应按照《中华人民共和国生态环境法典》等法规要求，妥善做好事故的善后工作，并协助环保部门做好事故原因的调查和处理，制定防范事故再发生的措施。
（5）环保设施与设备运转监督管理制度：对环保设施、设备等认真管理，建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，正常运转。
（6）清洁生产管理制度：公司鼓励和促进清洁生产，公司行政部门、生产车间应将清洁生产纳入各级管理制度及考核制度。
（7）监督检查制度：环保主管部门要建立监督巡查管理制度，制定监督巡查管理规范，加强对各环境因素的监督和管理，定期通报公司的环境状况并及时上报公司负责人。
项目应参照以上有关职责和制度针对本项目的实际情况，规定本项目内环境保护责任人和相关部门的职责，并建立相关的环境保护规章制度。
[bookmark: _Toc18122]8.1.4环境管理要求
（1）项目施工期的环境管理要求
①废水监督施工单位严格按照设计方案及环保要求进行。
②废气监督施工单位采取扬尘等废气防治措施。
③噪声确认施工单位使用的产噪设备符合国家要求；监督施工单位加强设备的维护、保养；在作业过程中轻拿轻放减少噪声产生；监督施工单位合理安排施工时间，车辆运输安排在白天，限载、限速等措施。
④固废建筑垃圾可回收利用部分经过分拣、剔除后回收利用，剩余部分用于场区道路铺设；生活垃圾设置临时专门的垃圾收集点，将施工人员生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置。
（2）运营期环境管理要求
①废水对项目污水处理系统，包括各个预处理单元、综合生产废水处理站、化粪池、调节池等进行监督管理，及时排除故障，保证污水处理系统运行正常。对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托有资质单位环境检测单位对项目排放废水进行定期监测；建立环保设施运行台账。
②废气建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托有资质单位环境检测单位对项目排放废气进行定期监测；建立环保设施运行台账。
③噪声
应经常对产生噪声设备安装的减振垫片，隔声设施进行检查维护。
④固废
加强固废的分类收集、处置，禁止向外泼洒，随意堆放，按环保要求处理。建立固废产生及处置台账。
[bookmark: _Toc18580]8.1.5环境管理台账要求
[bookmark: _Hlk97449966]根据《排污单位环境管理台账及排污许可执行报告技术规范总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—原料药制造》（HJ858.1-2017）要求，排污单位应建立环境管理台账制度，设置专职人员开展台账记录、整理、维护和管理工作，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。
为便于携带、储存、导出及证明排污许可证执行情况，台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年。
排污单位环境管理台账应真实记录生产运行、污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理信息。其中记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求。
（1）记录内容与频次
①主要生产设施运行管理信息排污单位应定期记录生产运行状况并留档保存，应按批次至少记录以下内容：生产设施、运行状态、投料量、产品产量等。记录内容参见《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—原料药制造》（HJ858.1-2017）附录E中表E.1。
②原辅材料、燃料信息排污单位应记录原辅材料采购量、库存量、出库量、纯度、是否有毒有害等信息。燃料应记录采购情况、燃料物质（元素）占比情况信息，涉及二次能源的需填报二次转化能源。记录内容参见《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—原料药制造》（HJ858.1-2017）附录E中表E.2与E.3。
③污染治理设施运行管理信息废气处理设施记录设施运行参数（包括运行工况等）、污染物排放情况、停运时段、药剂投加时间及投加量等。
记录内容《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—原料药制造》（HJ858.1-2017）参见附录E中表E.4、E.5。
④非正常工况记录信息应记录起停时段设施名称、编号、非正常起始时刻、非正常恢复时刻、污染物排放量、排放浓度、事件原因、是否报告等。记录内容参见《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—原料药制造》（HJ858.1-2017）附录E中表E.6。
⑤监测记录信息排污单位应建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照HJ/T373、HJ819等相关要求执行。
记录内容参见《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—原料药制造》（HJ858.1-2017）附录E中表E.7、表E.8。
⑥其他环境管理信息排污单位应记录重污染天气应对期间等特殊时段管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施和污染治理设施运行管理信息）等。重污染天气应对期间等特殊时段的台账记录要求与正常生产记录频次要求一致，每天进行1次记录，地方环境保护主管部门有特殊要求的，从其规定。
排污单位还应根据环境管理要求和排污单位自行监测记录内容需求，进行增补记录。
[bookmark: _Toc27247]8.2污染物排放清单
项目污染物排放清单详见表8.2-1。







年产400吨中药材提取扩建项目	环境管理与监测计划

表7.2-1污染物排放清单及排污口设置情况表
	污染物
	排放源
	污染物
	排放浓度
	排放量t/a
	处理处置方式
	排放方式
	排放标准
	达标情况
	排污口设置

	废气
	穿心莲内酯生产
	TVOC
	最大121.97mg/m3
	5.5832
	在穿线连内酯生产过程中产生的有机废气，主要成分为乙醇，废气均溶于水，溶剂回收及板框压滤机产生的废气进入“三级吸收+分流+二级除水”（TA001）+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”（TA004）+“水喷淋降温”（TA005）装置处理，处理风量15000m3/h
	连续
	150mg/m3
	达标
	排气筒H=15m，1根（DA001）

	
	
	
	
	
	在穿线连内酯生产过程中产生的有机废气，其主要成分为乙酸乙酯，废气不溶于水，溶剂回收产生的废气“三级吸收+分流”（TA002）+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”（TA004）+“水喷淋降温”（TA005）装置处理，处理风量15000m3/h
	
	
	
	

	
	6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮生产
	TVOC
	最大6.43mg/m3
	0.0078
	在喹啉酮生产过程中产生的有机废气，主要成分为甲醇，废气均溶于水，溶剂回收产生的废气进入“三级吸收+分流+二级除水”（TA001）+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”（TA004）+“水喷淋降温”（TA005）装置处理，处理风量15000m3/h
	连续
	150mg/m3
	达标
	

	
	羟氯喹侧链生产
	苯系物
	最大31.20mg/m3
	0.2292
	在羟氯喹侧链生产过程中产生的有机废气，其主要成分为苯系物，废气不溶于水，溶剂回收产生的废气“三级吸收+分流”（TA002）+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”（TA004）+“水喷淋降温”（TA005）装置处理，处理风量15000m3/h
	连续
	60mg/m3
	达标
	

	
	间氯过氧苯甲酸生产废气处理
	TVOC
	最大135.28mg/m3
	0.497
	在间氯过氧苯甲酸生产过程中产生的有机废气，其主要成分为二氧六环，溶剂回收产生的废气“三级吸收+分流”（TA003）+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”（TA004）+“水喷淋降温”（TA005）装置处理，处理风量15000m3/h
	连续
	150mg/m3
	达标
	

	
	复合碳源生产
	TVOC
	2.27mg/m3
	0.0014
	产生的废气进入“三级吸收+分流+二级除水”（TA001）+“活性炭吸附浓缩催化燃烧”（TA004）+“水喷淋降温”（TA005）装置处理，处理风量15000m3/h
	连续
	150mg/m3
	达标
	

	
	氯化氢乙醇
	TVOC
	0.30mg/m3
	0.00018
	产生的废气进入“三级吸收+分流”（TA001）装置处理，处理风量15000m3/h
	连续
	150mg/m3
	达标
	

	
	
	HCl
	0.33mg/m3
	0.00020
	
	
	30mg/m3
	
	

	
	氯化氢二氧六环
	TVOC
	0.15mg/m3
	0.00009
	
	
	150mg/m3
	
	

	
	
	HCl
	0.18mg/m3
	0.00011
	
	
	30mg/m3
	
	

	
	破碎
	颗粒物
	0.74～1.68mg/m3
	0.0037
	袋式除尘器（TA006）处理，处理风量5000m3/h，处理效率≥99%；
	连续
	30mg/m3
	达标
	

	废水
	生产、生活废水
	废水
	——
	2079.6049
	污水处理站采用“pH调节+混凝絮凝沉淀+芬顿高级氧化+厌氧-好氧生化+斜管沉淀”组合处理工艺，达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值后，外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理。
	间接排放
	——
	2079.6049
	DW001排污口，位于项目区西东侧

	
	
	CODCr
	40.65
	0.0873
	
	
	≤100
	达标
	

	
	
	BOD5
	17.82
	0.0383
	
	
	≤20
	达标
	

	
	
	SS
	1.76
	0.0038
	
	
	≤50
	达标
	

	
	
	氨氮
	4.14
	0.0089
	
	
	≤15
	达标
	

	
	
	TP
	0.96
	0.0873
	
	
	≤0.5
	达标
	

	固废
	项目区
	一般固废
	——
	1387.9378
	统一收集后委托种植单位用于堆肥处理
	不排放
	一般固废
	处置率100%
	不设置

	
	项目区
	危险废物
	——
	34.5085
	分类暂存于危险废物贮存间，委托有资质单位清运处理
	
	危险废物
	
	

	
	办公生活
	生活垃圾
	——
	2.28
	统一收集后，定期由工业园区环卫部门清运处理
	
	一般固废
	
	

	
	污水处理站
	污泥
	——
	25
	若属危险废物则按照危险废物的处置要求进行处置，若属一般固体废弃物则定期清掏，脱水后（含水率＜60%），提供给种植单位堆肥
	不排放
	待鉴定
	
	




[bookmark: _Toc2404]8.3项目污染物总量控制建议指标
[bookmark: _Toc28772]8.3.1总量控制目的
污染物总量控制是以环境质量目标为基本依据，对区域内各污染源的污染物排放总量实施控制的管理制度。相对于排放浓度控制管理，污染物总量控制管理具有较明显的优点，它与实际的环境质量目标相联系，在排污量的控制上宽、严适度。
执行污染物总量控制，可避免浓度控制引起的不合理稀释排放废水、废气等种种问题，有利于区域污染控制费用的最小化。
本项目废气和生产废水在采取污染防治措施后，全部达标排放，固废处理处置率100%，不向外环境排放。因此，本次评价核算大气污染物总量控制指标和水污染物总量控制指标。
[bookmark: _Toc15224]8.3.2总量控制因子
根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法（环发〔2014〕197号）》《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知（环办综合函〔2021〕323号）》等文件要求。污染物排放总量控制指标为化学需氧量、氨氮、挥发性有机物和氮氧化物，“十四五”期间国家对四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。
[bookmark: _Toc14069]8.3.3项目污染物排放总量
（1）水污染物
外排废水量为2079.6049m3/a，其中COD排放量为0.0873t/a、氨氮排放量为0.0089t/a，总磷排放量为0.0021t/a，纳入园区污水处理厂总量控制指标，不重复申请，故项目不设置废水总量控制指标。
（2）大气污染物
根据国家“十四五”大气污染物总量控制指标，本项目运营期不涉及NOX排放，特征废气污染物为TVOC。排污权交易承诺书详见附件22。
（3）固体废弃物
工业固体废物、危险废物及生活垃圾处置率100%。
根据核算，项目废气污染物核算的总量如下表所示。
表8.3.3-2项目废气污染物排放总量
	类型
	污染物
	污染物排放总量（t/a）

	废气
	TVOC
	7.0988


[bookmark: _Toc22404]8.4环境监理
[bookmark: _Toc307]8.4.1监理目的及任务
实施环境监理的目的是使施工现场的环境监督、管理责任分明，目标明确，并贯穿于整个工程实施过程中，从而保证环境保护设计中各项环境保护措施能够顺利实施，保证施工合同中有关环境保护的合同条款切实得到落实。
工程施工阶段的监理任务是：管理，即有关监督、环境、质量和信息的收集、分类、处理、反馈及储存的管理；协调，即对建设单位和承包商之间、建设单位与设计单位之间及工程建设各部门之间的协调组织工作；控制，即质量、进度、投资控制。
[bookmark: _Toc21697]8.4.2环境监理工作方案
项目建设过程中，接受委托并与建设单位签订环境监理合同以后，环境监理机构在项目总监理工程师的主持下，根据委托监理合同，结合工程的具体情况，在广泛收集工程信息和资料的前提下，编制项目环境监理工作方案。环境监理工作方案是开展环境监理工作的指导文件，也是主管机关对环境监理单位监督管理的依据，还是业主确认监理单位履行合同的主要依据。环境监理工作方案一般应包括以下内容：
（1）工程简介
包括建设工程项目名称、建设地点、工程项目组成及规模、工程总投资、环保投资、工程工期计划、工程设计单位、施工单位、其他监理单位名称。
（2）监理工作依据
主要是工程建设、环保方面的法律法规、政策；工程建设和环境保护的各种规范、标准；项目生态环境影响评价报告及审批机关的批复意见；政府批准的建设文件、环境监理委托、合同文件。
（3）监理工作目标
明确指出生态环境影响评价报告书中有关施工期污染防治措施及生态环境保护措施的具体要求。以保证其落实作为环境监理的工作目标。
（4）监理工作范围
工程环境监理单位所承担的环境监理任务的工程范围，如果承担全部工程项目的环境监理任务，监理范围为全部建设工程。否则应按标段或子项目划分确定的监理工作范围。
（5）监理主要内容
①施工准备阶段应检查设计文件及施工方案是否满足环境保护要求。如有违背应协助做好优化设计和改善设计工作。参与设计单位向施工单位的技术交底。
②验收阶段督促、检查施工单位及时整理竣工文件、资料，提出监理意见，提交环境监理报告。参与业主组织的工程竣工验收和环境保护主管部门组织的环保监测验收。
③根据建设单位委托和授权参加工程施工合同草案的拟订、协商、修改、审批、签署等，重点对施工期污染防治措施及生态环境保护措施严格落实到位以及建设项目“三同时”内容进行约定。
本评价建议监理的主要内容见下表。
表8.4-1项目施工期监理内容一览表
	序号
	项目
	环境监理工作重点

	1
	环保工程
	①依据生态环境影响报告书，监督环保工程的落实情况，施工是否严格按设计方案执行；
②施工质量能否达到环保要求。

	2
	环境空气
	①施工期间是否避开大风天，并及时覆土，以减少扬尘对大气的污染；
②施工场地是否定时洒水；
③施工机械废气排放是否达标。

	3
	水环境
	监督管理施工生活废弃物的堆放场所，避免对周边地表水体产生影响。

	4
	声环境
	对载重汽车行驶、鸣笛所产生的噪声和施工工地各机械工作噪声要严格控制。

	5
	防渗工程
	施工期间对防渗系统等隐蔽工程的监理必须到现场，并采用文字、图片、录像等方式记录各施工程序及材料验收合格，以便备查。并且对隐蔽工程进行分阶段验收施工，每一工序合格才能进入下一施工程序进行施工，直到防渗工程施工结束合格。

	6
	其他监督事项
	①施工季节是否合适，施工时间安排是否合理；
②施工废料是否按环保要求进行了分类、回收；
③施工固体废物是否运到环保部门指定的地点堆放或填埋；
④施工结束后是否及时清理现场。


（1）监理工作程序
对于不同的环境监理工作内容，分别制定工作程序，一般表达为监理工作流程图。一般工作流程为：
制定环境监理工作方案→监理工程师现场巡视→文字、图片记录→发现环境问题→提出改正措施并口头通知承包商（或现场负责人）→项目周会上进行情况通报→追踪检查问题处理结果→所有文件整理、归档。
（2）监理措施
包括组织措施和技术措施两个方面。组织措施应建立健全环境监理组织，完善职责分工及有关制度，责任落实到人。监理单位应配备必需的人、财、物，确保监理工作的顺利开展。所有监理人员应熟悉环境保护有关法律、规定，具备环境保护、环境工程、工程建设和工程监理的专业知识。技术措施应根据不同项目产污环节及生态影响的特点分别制定。
（3）监理机构设置、岗位职责
监理机构的组织形式根据建设工程的组织管理模式进行制定。建立组织结构图。根据建设工程行业类别、规模及施工标段的多寡合理配备监理人员数量。监理人员数量还应根据建设工程进程情况进行合理安排调整，从而满足不同阶段环境监理工作的需要。建议：本项目的环境监理设立总监理工程师1人，下设工程环境监理工程师2名，共计3人。
总监理工程师主要负责：
①代表监理单位全面履行合同规定，组织开展监理业务，对监理单位负责，接受监理单位的检查和监督，全面管理和协调监理机构的内部事务；
②负责编制监理工作方案；
③审查承包商环境保护计划；
④经业主授权，对施工中出现的严重违规的环境问题，签发停工令；问题整改合格后签发复工令；
⑤参加建设单位召开的各种有关会议，经建设单位授权主持召开现场协调会；
⑥负责在工程竣工报告书上对工程环保措施实施情况签字认可；
⑦定期向建设单位及环境保护管理部门汇报监理工作情况；
⑧负责组织编制监理工作总结。
监理工程师职责：
①掌握所要监理的内容和要求，对整个监理工作的内容和要求做到心中有数；
②对承包商提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划提出环保方面的改进意见；
③负责对施工现场的日常巡视工作；
④负责对已结束施工地段的回顾性检查工作；
⑤编制各种监理记录表格，对现场监理情况进行记录；
⑥对巡视中发现的不符合环境保护要求的施工问题，负责通知施工方停止违规作业，并提出整改要求；
⑦负责对整改的问题进行跟踪检查验收；
⑧参加由实施单位组织的初步验收和由业主或有关主管部门主持的竣工验收活动；
⑨负责将所有技术资料整理归档；
⑩负责编写环境监理月报、季报。
[bookmark: _Toc20540]8.4.3制度保证
为了保证环境监理工作的顺利实施，必须形成一套行之有效的监理工作制度。一般应包含：
（1）工作记录制度
环境监理工程师应根据工作情况作出监理工作记录（文字和图像），重点描述现场环境保护工作的巡视检查情况，对于发现的主要环境问题，分析产生问题的主要原因，监理工程师对问题的处理意见等均做记录。
（2）报告制度
编制的环境监理报告包括环境监理月报、季度报告及监理总结报告，报送业主、承包商和环境保护行政主管部门。
（3）函件来往制度
监理工程师在现场检查过程中发现的环境问题，首先口头通知施工方改正，随后必须以书面函件形式予以确认。对已确认的环境问题，在征得业主的同意下，应通过下发问题通知单，通知承包商需要采取纠正或处理措施。监理工程师对承包商某些方面的规定或要求，一定要通过书面的形式通知对方。同样，承包商对环境问题处理结果的答复以及其它方面的问题，也要书面通知监理工程师。
（4）工程例会制度
建设单位定期组织各施工单位、各监理单位及设计单位召开工程例会，就上一阶段的工程进度情况进行小结，对所有的问题进行通报，安排解决上阶段的遗留问题，同时安排下一步的工作。施工期间发生的一切问题都可在例会上提出来，能解决的问题当场解决，需要外协的问题安排专人负责，尽快解决，确保工程顺利进行。所有参与工程建设的单位定期面对面交流情况，工作效率高，透明度高。
[bookmark: _Toc910]8.4.4监理工作开展环节
施工现场巡视是工程环境监理的主要工作方式之一。监理人员根据项目工程实际情况不定期对各个工地巡视，对于敏感的施工地段，巡视频率应适当增加。通过巡视，发现环保问题及时纠正，使施工期各项环保措施落到实处。监理期间与施工作业人员交流，询问操作规程，了解其是否知道有关的环保要求，从而判断承包商是否对施工人员做了前期环保培训，确保施工中各项环保措施落实到位。
根据以往工作经验和教训，工程环境监理在项目招投标期间就应该提前介入，在制定标书文件时就应将有关环境保护条款纳入。否则，环境监理的约束力及法律效力就会降低，环境监理工作也将难以正常开展。只有施工承包合同中明确规定了施工方在环境保护方面的责任和义务，再加上业主对环境监理工作的大力支持，并给予一定的授权，环境监理工作才能顺利开展。监理人员在环境监理过程中发现的问题，对施工方提出的要求，才能得到解决、落实。
[bookmark: _Toc8126]8.4.5验收
项目环境监理机构应参加由建设单位组织的竣工环境保护验收，并提供相关环境监理资料。对验收中提出的环保方面整改意见，环境监理机构可要求施工单位进行整改。
工程符合环保要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。项目环境监理机构还应参加由环境保护行政主管部门组织的项目竣工环境保护验收。项目竣工环境保护验收的范围以往通常包括两项：
（1）与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段，各项生态保护设施。
（2）生态环境影响报告书和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。随着工程环境监理制度逐步实施、推广，对已经进行了工程环境监理的项目，其环境保护验收的范围还应包括工程环境监理内容。项目环境监理机构应出具工程环境监理总结报告，参加验收。即工程环境监理作为项目竣工环境保护验收的一项重要内容，监理工作成败直接关系到整个项目环保验收的通过与否。
[bookmark: _Toc29289]8.5环境监测计划
环境监测是项目环境管理工作的重要组成部分，是对项目本身运营过程中所排放的污染物进行定期或不定期的监测，以掌握环境质量及其变化趋势，为控制污染物和净化环境提供依据。环境监测可以检测项目环境管理和治理的改进程度，也是环境保护管理部门对项目环保工作的重要监控手段。营运期环境监测可委托通过计量认证的环境监测站实施，监测项目和监测频次可参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 提取类制药工业》（HJ881-2017），监测分析按照原国家环保总局颁发的监测规范和分析方法执行。项目运营期环境监测内容见下表。
表8.5-1项目环境自行监测计划表
	环境因子
	内容

	大气
	（1）有组织排放废气
监测点位：项目排气筒DA001
监测项目：TVOC、NMHC、甲苯、颗粒物、HCl
监测周期和频率：TVOC每月一次，甲苯在羟氯喹侧链生产期间每年一次，颗粒物在黄精提取物生产期间每季度一次，HCl在氯化氢乙醇生产期间每年一次
监测方法：执行国家有关监测技术规范
执行标准：《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1中排放浓度限值

	
	（2）无组织排放废气
监测点位：厂界上风向一个点，下风向三个点
监测项目：NMHC、臭气浓度、硫酸
监测周期和频率：每半年一次
监测方法：执行国家有关监测技术规范
执行标准：NMHC浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界排放标准值的二级标准

	
	（3）厂区内无组织非甲烷总烃
监测点位：在生产厂房门窗排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处，共计1个点
监测项目：NMHC
监测周期和频率：每半年一次
监测方法：执行国家有关监测技术规范
执行标准：《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中附录C、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019

	
	（4）环境空气质量监测
监测点位：项目东北厂界一个点位
监测项目：TVOC、NMHC、甲苯、硫酸、HCl
监测周期和频率：每年一次，每次连续监测7天
监测方法：执行国家有关监测技术规范
执行标准：①NMHC浓度执行《大气污染物综合排放标准详解》P244页（2000μg/m3）；
②TVOC、甲苯、硫酸、HCl执行《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D。

	废水
	监测点位：项目废水总排口
监测项目：流量、pH、CODcr、BOD5、SS、TP和氨氮
监测周期和频率：流量、pH、CODcr、氨氮和TP自动监测；BOD5、SS每季度监测一次。
监测方法：执行国家有关监测技术规范
执行标准：《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值。

	雨水
	监测点位：项目雨水排放口
监测项目：pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物
监测周期和频率：排放期间按日监测
监测方法：执行国家有关监测技术规范
执行标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	噪声
	监测项目：Leq（A）
监测点位：东、南、西、北面厂界外1m处各设一个点
监测周期和频率：每季度一次，每次连续监测两天，每天昼夜各监测一次
监测方法：执行国家有关监测技术规范
执行标准：执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准

	地下水
	监测项目：CODMn、氨氮；
监测点位：厂区西侧工业园区内道路绿化带内设置1个对照监测井（上游GZDW1）、项目厂区1个污染监测井（建设项目场地原料仓库GZDW2），厂区南侧工业园区内规划道路绿化带内设置一个污染监测井（下游GZDW3）。
监测周期和频率：每年监测1期，3天/期，每天1次
监测方法：执行国家有关监测技术规范
执行标准：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	土壤
	监测项目：pH、甲苯；
监测点位：生产车间、储罐区和污水处理站之间GZT1、项目东北侧耕地GZT2，共设置2个监测点
监测周期和频率：每年一次
监测方法：执行国家有关监测技术规范
执行标准：①GZT1监测点执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值限值
②厂GZT2监测点执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中风险筛选值


[bookmark: _Toc26532]8.6“三同时”验收一览表
（1）验收主体责任
根据国家环保部关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
（2）验收程序和内容
建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。本项目属于以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》编制验收监测报告。项目竣工环境保护验收监测计划一览表8.6-1，项目环保设施竣工验收内容见表8.6-2。
表8.6-1项目竣工环境保护验收监测计划一览表
	监测对象
	监测点位
	监测因子
	执行标准

	噪声
	项目场界四周（4个点）
	等效声级
LepdB（A）
	东、南、西、北厂界GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准

	废气
	DA001
	TVOC、NMHC，其中甲苯、颗粒物、HCl视生产期间产品而定
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1中排放浓度限值

	
	厂界（厂界上风向1个点，下风向3个，扇形布置）
	NMHC、臭气浓度、硫酸
	NMHC、硫酸浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界排放标准值的二级标准

	
	厂区内（厂房外）
	NMHC
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中附录C、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	废水
	污水处理站出水口
	pH、CODcr、BOD5、SS、TP和氨氮
	《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值

	污水处理站污泥

	建设单位将严格按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）全套技术流程开展危险特性鉴别工作：委托具备CMA计量认证资质的第三方检测机构，遵循标准规定完成代表性污泥样品采集、制样、保存、预处理及全指标检测，依据《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）、浸出毒性鉴别（GB5085.3）等配套标准开展结果判定，完整编制具备法律效力的《固体废物危险特性鉴别报告》，作为污泥分类处置的法定依据。


表8.6-2竣工环境保护验收计划一览表
	项目
	治理对象
	治理措施
	预期治理效果

	废气
	生产废气
	①压滤机集气罩1套，收集效率≥80%；
②三级吸收分流塔+二级除水，吸收剂为自来水；（TA001）；
③三级吸收分流塔，吸收剂为高沸点芳烃溶剂油150号；（TA002）；
④三级吸收分流塔，吸收剂为二乙二醇；（TA003）；
⑤活性炭吸附浓缩催化燃烧系统（TA004）
⑥一级水喷喷淋系统（TA005）；
⑦处理风量≥15000m3/h，处理效率≥91.22%；
⑧排气筒H=15m（DA001）
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1中排放浓度限值

	
	破碎粉尘
	①配套袋式除尘器1套（TA006）；
②处理风量≥5000m3/h，处理效率≥99%；
	

	废水
	生产废水
	①污水处理站采用“pH调节+混凝絮凝沉淀+芬顿高级氧化+厌氧-好氧生化+斜管沉淀”组合处理工艺，其处理单元规模为20m3/d；
②配套的污水管道。
③污水排放口设置流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷自动监测设备。
④配套沼气燃烧放空装置，沼气完全焚烧处置。
	《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值

	
	生活废水
	化粪池5m3
	

	
	初期雨水
	①初期雨水池总容积90m3，雨水管道500m；
②雨水排放口设置流量、pH值、化学需氧量、氨氮自动监测设备
	逐步进入项目污水处理站处理

	地下水
	项目区地下水监测井
	厂区西侧工业园区内道路绿化带内设置1个对照监测井（上游GZDW1）、项目厂区1个污染监测井（建设项目场地原料仓库GZDW2）、厂区南侧工业园区内规划道路绿化带内设置一个污染监测井（下游GZDW3），共计3个地下水监控点
	符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求

	
	防渗措施
	项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设。其中生产车间、污水处理站各设施（包括综合调节池、沉淀池、芬顿池、厌氧池、好氧曝气池、斜管沉淀池）、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池、初期雨水沉淀池、集污管道为重点防渗区；渣料堆棚、化粪池、研发楼为一般防渗区；门卫室、厂区道路为简单防渗区
	达到防渗要求

	噪声
	机械设备噪声
	设备安装减震垫，设备布置在建筑物内，合理布置设备、厂房隔声、绿化降噪
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	固废
	一般固废
	堆渣棚位于厂区南侧，占地面积168m2，统一收集后外售给种植单位作为堆肥原料
	定期外售

	
	危险废物
	危险固废暂存间，面积15m2
	委托有资质单位定期清运处置

	
	生活垃圾
	生活垃圾收集桶等
	定期委托当地环卫部门清运

	
	污水处理站污泥
	建设单位委托CMA资质第三方，按HJ298-2019完成污泥采样、检测，依据GB5085系列标准判定，出具有效鉴别报告作为污泥处置依据
	按固废属性进行处理

	风险
	围堰
	存储罐区周边围堰4套；原料仓库区2套
	将环境风险降至最低

	
	事故应急池
	事故应急池220m3
	

	环境管理
	①检查经过环境管理部门审批后的各项环保措施的落实情况及规章制度的建立情况
②根据环境监理或工程监理报告，对地下水防渗措施落实情况进行检查
③检查事故风险应急预案的编制和落实情况
④检查生产车间内应急措施落实情况
⑤固体废弃物转移处置台账
⑥按照《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—原料药制造》（HJ858.1-2017）建立台账
	是否按要求严格落实


[bookmark: _Toc22384]8.7排污口规范化和信息公开内容
[bookmark: _Toc5128]8.7.1排污口规范化
1、排位口的设置
据国家环保部《排污口规范化整治技术要求（试行）》以及《云南省排污口管理办法》的技术要求，设置环境保护图形标志牌，排污口的规范化符合当地环境监理部门的有关要求。
①废水排放口
目废水预处理达标后，排入市政污水管网，最终由易门北控环保水务有限公司污水处理厂，项目区设置废水排放口1个。
②废气排气筒
[bookmark: _Hlk34415403]末端排气筒设置便于监测的采样口和采样平台，废气处理设施的进出口均设置采样口，在排气筒临近地面醒目处设置环境保护图形标志牌，设置15m排气筒1根，为DA001。
故项目设置废气排放口1根。
③固定噪声源
固定噪声污染源附近临近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。
④固体废弃物贮存场所
固体废弃物暂存场所附近临近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。
2、排污口管理原则
①向环境排放污染物的排放口必须按有关技术要求规范化设置；
②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监测检查，应有观测、取样、维修通道；
③如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、浓度、排放去向等情况。及时办理排污许可证。
3、排污口立标管理
根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1～2-95）的规定，本工程针对上述污染物排放口分别设置国家环境部统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：
①污染物排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；
②污染物排污口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；
③废气排放口应设置提示性环境保护图形标志牌。
排放口图形标志详见下图。
[image: ]
图8.7-1排放口图形标志
4、排污口管理
（1）根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。
（2）排污口及采样点位置、污染物种类、排放去向、排放标准等信息有所变化时，应报请所在地环境保护行政主管部门批准后进行变更。
（3）各级环境保护行政主管部门应按照有关污染治理设施的监督管理规定，加强对排污口环境信息公开相关设施的日常监督管理，对违反规定的排污单位，依照国家环境保护法律法规的有关规定作出处罚
[bookmark: _Toc2810]8.7.2信息公开内容
根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：
（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
（2）施工期施工单位、施工时间、施工期采取的环保措施等；
（3）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
（4）防治污染设施的建设和运行情况；
（5）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
（6）突发环境事件应急预案。
[bookmark: _Toc28131]8.8项目与排污许可证衔接
[bookmark: _Toc17434][bookmark: _Toc62290077][bookmark: _Toc45828749]8.8.1排污许可证申请规定
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十二、医药制造业 27——化学药品原料药制造 271”，项目应当实行重点管理。具体填报按照《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—原料药制造》（HJ858.1-2017）。
[bookmark: _Toc530][bookmark: _Toc45828750][bookmark: _Toc62290078]8.8.2排污许可证申请流程
排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。排污单位对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任。申请材料应当包括：
（一）排污许可证申请表，主要内容包括：排污单位基本信息，主要生产装置，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准。
（二）有排污单位法定代表人或者实际负责人签字或盖章的承诺书。主要承诺内容包括：对申请材料真实性、合法性、完整性负法律责任；按排污许可证的要求控制污染物排放；按照相关标准规范开展自行监测、台账记录；按时提交执行报告并及时公开相关信息等。
（三）排污单位按照有关要求进行排污口和监测孔规范化设置的情况说明。
（四）建设项目环境影响评价批复文号，或按照《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料。
（五）法律法规规定的其他材料。
[bookmark: _Toc3583][bookmark: _Toc62290079][bookmark: _Toc45828751]8.8.3排污许可证管理
申请排污许可证后，排污单位应按照自行监测方案开展自行监测；按照排污许可证中环境管理台账记录要求记录相关内容，记录频次形式等；按照排污许可证中执行报告要求定期上报等；按照排污许可证要求定期开展信息公开；排污单位应满足特殊时段污染防治要求。


[bookmark: _Toc16808]9生态环境影响评价结论
[bookmark: _Toc26000]9.1建设项目概况
易门科沃药业有限公司成立于2021年11月24日，选址于玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区曾所片区，厂区租赁易门产业园区曾所工业园区4号标准厂房的一部分建设“年产130吨中药材提取建设项目”，计划年产穿心莲内酯30吨、黄精提取物100吨。由于市场原因，现状厂区仅建设了年产穿心莲内酯5吨、黄精提取物20吨，于2023年正式投产，生产至今。
为进一步适配市场发展，发挥企业自身优势，易门科沃药业有限公司计划在现有项目的基础上扩建“年产400吨中药材提取扩建项目”，计划在现有年产穿心莲内酯5吨、黄精提取物20吨的基础上扩产至年产穿心莲内酯60吨、黄精提取物140吨，并新增氢氧化铁蔗糖铁复合物生产线一条、6-羟基-3、4-二氢-喹啉酮生产线一条、羟氯喹侧链生产线一条、配制产品（间氯过氧苯甲酸、氯化氢乙醇、复合碳源、氯化氢二氧六环、3%消毒双氧水）及相应黄精保健食品。目前已取得《投资项目备案证》（项目代码：2509-530425-04-01-300297）。本项目建设工期约9个月，计划于2027年6月投产。
[bookmark: _Toc11682]9.2相关符合性分析结论
[bookmark: _Toc10425]9.2.1产业政策符合性结论
项目行业类别属于C2710化学药品原料制造，产品为穿心莲内酯、黄精提取物等原料药产品，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目在限制类、淘汰类未见涉及本项目条款。本项目属于国家允许类项目，符合国家现行产业政策要求；另外本项目于2025年9月15日取得易门县发展和改革局关于项目的投资项目备案证（项目代码：2509-530425-04-01-300297）。因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。
[bookmark: _Toc12670]9.2.2规划符合性结论
[bookmark: _Hlk128947424]本项目位于云南易门产业园区曾所片区，属于医药制造业，根据对照分析，项目符合《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035年）》，符合《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见。项目与区域规划相符。
[bookmark: _Toc3390]9.2.3项目与“三线一单”符合性分析结论
本项目选址于工业园区范围内，占用土地利用性质为工业用地，本项目建设用地不涉及占用生态保护红线。项目使用的原辅材料，均通过市场购买，占用的土地利用性质为园区规划工业用地，项目用水、用电不会超出区域的供水、供电负荷，不触及资源利用上线。项目使用清洁能源，生产期间无生产废水直接外排，通过进一步采取相应的废气、噪声、固体废物污染防治措施及环境风险防治措施后，项目对区域地表水、地下水、环境空气、土壤及声环境影响小，环境风险可防可控。根据分析，项目实施不会突破环境质量底线。
本项目为工业园区规划发展的产业，根据核对《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》中提出的行业准入负面清单，项目不属于园区行业准入负面清单中所列的对象。项目建设符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号）的管理要求。
[bookmark: _Toc11075]9.2.4项目选址合理性结论
本项目选址于工业园区范围内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等环境敏感区，不在生态保护红线内。项目与周边环境相容性较好，通过采取相应的环境保护措施后，项目生产运营对区域环境的影响小，不会改变区域环境功能。从环境角度分析，项目选址合理。
[bookmark: _Toc17172]9.2.5项目平面布置合理性结论
项目整个厂区功能分区明确，布置合理，物流线路短，生产作业线无交叉、无逆流，物流、人流和生产区相对分开，便于管理和安全生产。厂区出入口直接连接厂外道路，方便物流及产品的运输，厂房内部按流程合理布局，功能区分工明确，各区布局合理。
[bookmark: _Toc21747]9.3项目区域环境质量现状
（1）环境空气
根据收集的监测资料统计结果，易门县2023年环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为11μg/m3、11μg/m3、35μg/m3、22μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为123μg/m3；各污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准。故本项目所在区域属于环境空气达标区。
根据现场监测数据进行统计，对照评价标准：评价区域硫酸、HCl、甲苯、甲醇、氨、硫化氢小时均值和TVOC的8小时平均浓度值满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D中浓度限值要求。TSP日平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准要求。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值要求。
（2）地表水环境
项目区最近地表径流为项目区南侧约138m处的三五大河，于下江口汇入项目区东南面的扒河，扒河是绿汁江的一条支流，属红河流域绿汁江水系，根据《云南省水功能区划（第二版）》（云南省水利厅，2013年10月），扒河“由易门县大谷厂至阿姑水文站”段位于项目区下游，现状水质为Ⅲ类，规划水质为Ⅲ类。三五大河为扒河的支流，根据“支流水质不低于干流”的原则，三五大河及扒河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，因此水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
根据云南长源检测技术有限公司2026年3月11日至13日监测结果，三五大河曾所桥断面W1、三五大河汇入扒河点上游500m断面W2、三五大河汇入扒河点下游1000m断面W3，共计3个断面水质满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，区域地表水环境质量良好。根据云南长源检测技术有限公司2026年5月29日至31日三五大河曾所桥断面W2-1、三五大河下江口村断面W2-2两个断面水质均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，区域地表水环境质量良好。
（3）地下水环境
根据项目所处区域水文地质特征及地下水功能和用途，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。根据监测结果，项目现状5个地下水监测点[W4易门县污水处理厂旁监控井、W5曾所村民井、W6下江口村龙潭、W7 下江口龙潭寺龙潭、W8云南康贝特生物科技有限公司旁农户灌溉井]各项指标符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准的要求。
根据云南长源检测技术有限公司2026年5月29日对厂区包气带现状进行监测，厂区生产车间旁包气带、污水处理站附近包气带各污染因子均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类要求，现有项目厂区包气带未受到明显污染。
（4）声环境
云南长源检测技术有限公司于2026年3月14日～15日对项目东、南、西、北四个厂界共计4个点位进行了厂界噪声现状监测，厂界周围4个监测点的监测结果均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。
（5）土壤环境
云南长源检测技术有限公司于2026年3月9日对厂区内5个柱状样，2个表层样，厂界外2个表层样，共计9个监测点的监测因子均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值，说明项目区及其周围土壤污染风险低。厂界外2个表层样，监测因子均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中风险筛选值，说明项周围土壤满足农用地标准。
（6）生态环境
项目所在区域生态环境状况良好，评价区没有敏感的生态环境和自然保护区。
[bookmark: _Toc18061]9.4项目污染物排放情况
本项目污染物排放汇总情况见下表



表9.4-1本项目营运期“三废”排放情况汇总表
	时段
	污染物类型
	产生量（t/a）
	削减量（t/a）
	排放量（t/a）

	营运期
	废水
	水量
	2079.6049
	0
	2079.6049

	
	
	CODCr
	2.9116
	2.8242
	0.0873

	
	
	BOD5
	1.2764
	1.2381
	0.0383

	
	
	SS
	0.3776
	0.3738
	0.0038

	
	
	氨氮
	0.0178
	0.0089
	0.0089

	
	
	TP
	0.0041
	0.0021
	0.0021

	
	废气
	TVOC
	70.4180
	63.3192
	7.0988

	
	
	颗粒物
	0.3632
	0.3595
	0.0037

	
	
	苯系物
	2.6107
	2.3815
	0.2292

	
	
	氯化氢
	0.002
	0.0017
	0.0003

	
	固废
	一般固体废弃物
	1387.9378
	1387.9378
	0

	
	
	危险废物
	34.5085
	34.5085
	0

	
	
	污水处理站污泥（属性待鉴定）
	25
	25
	0

	
	
	生活垃圾
	2.28
	2.28
	0

	
	噪声
	本工程项目主要噪声源有真空泵、压滤机、压缩机、粉碎机和离心机等，噪声源强在70~95dB(A)。


[bookmark: _Toc8845]9.5主要环境影响结论
[bookmark: _Toc18649]9.5.1施工期环境影响预测结论
项目施工期影响主要为施工扬尘、工地废水、施工噪声、建筑垃圾、工人生活污染物排放及暂时性水土流失增加、生态破坏等影响，要采取相应措施并加强施工期的管理，尽量减少项目施工对周围环境的影响。施工期的影响是暂时性的，随着施工期的结束也将消失，项目建成后区内绿化覆盖率将大为提高，环境将得到明显的改善，因此施工期间对植被破坏和生态的影响也能得到逐步恢复和补偿
[bookmark: _Toc250]9.5.2环境空气质量影响
本项目所在区域为达标区，经进一步预测，正常排放情况下，所有环境空气保护目标和网格点各污染物最大小时浓度、日均浓度贡献值占标率均≤100%；最大年均浓度贡献值占标率≤30%，叠加在建项目浓度贡献值和现状浓度后，各污染在所有环境空气保护目标、网格点小时浓度预测值、日均浓度预测值、年均浓度预测值均能达到环境空气质量标准的要求。
非正常排放条件下预测结果与正常排放预测结果具有一定程度升高，穿心莲内酯和间氯过氧苯甲酸生产有机废气处理的NMHC和TVOC，两种产品生产时TVOC最大落地浓度点超标，其余污染物最大落地浓度虽然能达标，但浓度贡献值大幅增加，对环境有一定的影响。故要加强运营期管理、设备维护，确保环保设备正常使用，杜绝非正常排放。项目生产过程中厂界四周设置的无组织排放预测，均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准中无组织排放监控限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值。根据对厂区内VOCs的预测，预测结果满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中附录C中标准限值（NMHC≤10mg/m3）。
据预测计算，本项目废气污染物短期贡献浓度在厂界外无超标点，故无需设置大气环境防护区域。
综上所述，项目选址及总图布置合理可行，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，废气总量控制满足环境管理要求，项目废气对外界环境影响可接受，所采取的废气治理措施是可行的。
[bookmark: _Toc2483]9.5.3地表水环境质量影响
项目区内实行雨污分流，废水实行清污分流处理，项目生产废水进入厂区污水处理站处理，出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值，通过自建污水处理站处理达标后，外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理；项目生活废水通过研发楼化粪池处理后进入厂区污水处理站，达标后排入园区污水管网，最终进入易门县污水处理厂。项目生产生活废水可实现达标间接排放。项目废水均能做到合理收集、合理处理，且间接排放方式合理可行，对周边地表水环境影响较小。
[bookmark: _Toc1446]9.5.4地下水环境影响
项目所在区域地下水整体由北西向南东流动，项目区位于地下水径流区。区域地下水环境不敏感，项目对可能造成地下水环境影响的储罐区、化学品仓库、污水处理设施、设备采取了相应的防渗措施，项目区地下水环境质量监测因子浓度均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，区域地下水质现状良好。
项目具有完备的供水系统和污水处理系统。正常工况下，项目生产、生活废水通过自建的污水处理设施处理达标后，外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理。本项目污水处理站出水执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2中标准限值，排入工业园区污水管网，最终由易门北控环保水务有限公司污水处理厂处理，对水环境的影响较小。但在项目发生事故排放情况下，如在污水处理站池底破裂，废水泄漏下渗的情况下，废水会渗入地下，造成地下水污染。
根据环评设定生产废水污水处理站，废水泄漏后，CODMn浓度在连续渗漏100d下游约142m处超标，1000d下游约718m处超标，5000d下游约2739m处超标。氨氮浓度在连续渗漏100d下游约109m处超标，1000d下游约612m处超标，5000d下游约2503m处超标。针对事故排放，项目区建设按照不同区域采取相应的防渗措施，按分区防渗要求落实厂内不同区域的防渗措施；在加强区域地下水监测的基础上，可有效杜绝事故排放的发生。正常工况下，项目实施区域地下水环境造成的不利影响较小。因此，本建设项目对周围地下水环境影响在可接受范围内。
[bookmark: _Toc4901]9.5.5声环境影响分析
根据厂界噪声预测，项目运营期间厂界噪声昼间贡献值为35.32～60.62dB（A），叠加背景值后昼间厂界噪声预测值为46.36～61.31dB（A）；厂界噪声夜间贡献值为35.12～52.82dB（A），夜间叠加背景值后厂界噪声预测值为40.49～53.04dB（A），故项目运营期生产对东、南、西、北厂界的噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。项目区厂界周边200m范围内无声环境保护目标，项目营运期噪声周边声环境影响较小，在可接受范围之内。
[bookmark: _Toc23439]9.5.6固体废物影响分析
本项目产生的固废主要为穿心莲内酯生产工序产生的药渣，黄精提取物生产工序产生的药渣，黄精保健食品生产工序产生的滤渣，为一般固体废弃物，统一收集后提供给种植单位开展堆肥资源化利用；穿心莲内酯生产产生的溶剂回收残渣、色素及杂质、层析柱渣，氢氧化铁蔗糖复合物、复合碳源生产产生的滤渣，羟氯喹侧链、间氯过氧苯甲酸生产产生的溶剂回收残渣，废气处理、废水处理工序产生的废活性炭，项目生产过程中产生的化学原料包装袋及桶、设备清洗废液、设备维护产生的废机油为危险废物，暂存于项目区危险废物贮存间，委托有资质单位定期清运处置；生活垃圾则委托工业园区环卫部门清运处置。污水处理站产生的污泥，运营初期用专用容器收集，暂时分类存储于危险废物暂存间，根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）的相关规定和要求进行属性鉴定，并编制危险特性鉴定报告，若属于危险废物则按照危险废物的处置要求进行处置，若属于一般固体废弃物则定期清掏，脱水后（含水率＜60%），提供给种植单位堆肥处理。项目固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终固体废弃物均有可行的处置方式，不会向环境中排放。只要企业做好固废的收集与管理，落实固废治理措施，能做到固废的零排放。因此总体上拟建项目废物处置对环境的影响可以接受。
[bookmark: _Toc4303]9.5.7生态环境影响分析
本项目位于云南易门产业园区曾所片区，利用现有厂房和闲置土地进行建设，项目建设不会对区域植被产生大的影响。项目建成后厂区内全部采用硬化或水泥地面，以及配套相应的绿化设施，水土流失潜在发生率很小，不会明显加剧区域水土流失。所在区域内无珍稀动、植物和自然保护区，废气达标排放，废水达标排放，对生态环境影响不大。
[bookmark: _Toc25097]9.5.8土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）判定，本项目土壤环境评价等级为一级。项目土壤污染途径主要包括正常工况下大气沉降，以及事故工况下地表漫流与垂直下渗。项目对土壤的影响主要为项目排放的非甲烷总烃、甲苯以大气沉降的形式进入土壤环境，对土壤产生不利影响。根据预测，本项目在运行期10年内甲苯和pH的基本贡献值较低，对周边土壤环境影响较小。项目参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求，结合场地水文地质条件与项目生产特征，实施土壤污染分区防渗：对生产车间、污水处理站各构筑物、集排污管道、初期雨水沉淀池、危险废物贮存间、原料仓库、储罐区、事故水池等重点污染防治区采取重点防渗措施，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。项目已针对各类污染源与污染途径配套完善的污染治理、泄漏防控与应急处置措施，可保障污染物稳定达标排放，有效防范渗漏、漫流等土壤污染风险，从源头控制区域土壤环境影响。在严格落实本报告提出的土壤污染防治、环境管理与监控要求的前提下，项目对区域土壤环境的影响可控制在可接受水平。
[bookmark: _Toc1562]9.5.9环境风险影响分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作级别的要求，项目危险物质及工艺系统危险性等级判断为P4，大气、地表水、地下水环境敏感程度分别为E2、E2、E3，判定风险潜势为Ⅱ，环境风险等级为三级。本报告提出了防范风险的措施、应急措施和应急预案要求，建设单位严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减少损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。
[bookmark: _Toc21145]9.6环境经济损益分析
拟建项目总投资额为919.46万元，环保设施多为废气、废水、地下水、环境风险等污染物的治理，本次项目环保投资224.1万元，占总投资的24.37%。项目设置的环保设施尽可能减少了污染物的产生量和排放量，具有较好的工程经济效益、良好的社会效益和环境效益。
[bookmark: _Toc69573923][bookmark: _Toc821]9.7公众参与
建设单位在开展本次环评后，通过采取村庄张贴公告征询公众对该项目的意见和建议，项目还对周边企事业单位及居民进行了问卷调查，调查对象分为个人和团体两个部分。项目发放个人调查问卷25份，回收25份，发放团体调查问卷5份，回收5份，调查对象为周边居民、企事业单位以及对本项目关心的公众，在征求意见稿公示期间同样未接到公众意见反馈表。
针对公众反映的环境问题和对项目建设的环境保护相关要求，在项目建设和运营期间，业主应做好相关的环境保护工作，在项目建设和运行过程中应严格按照本报告提出的各项要求进行污染治理和管理，确保各项污染物达标排放，不对周围居民生活造成不良影响，以解除公众的顾虑。
本项目建设在综合考虑周边环境的情况下，在建设和生产过程中落实评价中提出的污染防治措施，将项目的不利影响降到最低。建设单位保证在工程运营过程中严格落实环评提出的要求，并做好对周围居民的宣传和解释工作，使更多的公众明白本项目采取的各项具体环保措施及效果，并取得他们的理解和支持。
[bookmark: _Toc11910]9.8评价总结论
易门科沃药业有限公司“年产400吨中药材提取扩建项目”符合国家的产业政策、符合相关规划、选址合理，项目不涉及法定环境敏感区，项目不属于环办环评﹝2020﹞36号文中的重点行业建设项目，不属于环环评﹝2021﹞45号文中界定的双高项目；项目产生污染物在采取相关环保措施后，废气、噪声可达标排放，废水通过自建污水处理站处理达标后外排市政污水管网进入易门县污水处理厂处理，属于间接排放，固废得到妥善处置；项目的建设符合达标排放、总量控制等要求，项目的建设不会改变当地环境功能，正常情况下对当地环境质量影响很小。本项目要严格执行国家规定“三同时”制度，在项目建成后，要严格进行环境管理，保证环保设施的正常运行，做到达标排放，从环保角度评价项目建设是可行的。



厂址	
46090	46091	46092	46093	46094	46095	46096	109	116	112	126	120	116	129	易门县粮食质量监督站	
46090	46091	46092	46093	46094	46095	46096	125	136	117	128	120	113	124	



厂址	
46090	46091	46092	46093	46094	46095	46096	95.4	65.8	112	192	154	257	219	易门县粮食质量监督站	
46090	46091	46092	46093	46094	46095	46096	78.6	91	132	190	182	257	308	



场址	
46090	46091	46092	46093	46094	46095	46096	60	70	80	90	70	80	80	易门县粮食质量监督站	
46090	46091	46092	46093	46094	46095	46096	90	70	90	90	60	80	90	



场址	
46090	46091	46092	46093	46094	46095	46096	3	3	3	3	2	4	3	易门县粮食质量监督站	
46090	46091	46092	46093	46094	46095	46096	3	4	3	4	4	4	3	



场址	
46090	46091	46092	46093	46094	46095	46096	52	42	39	36	38	68	46	易门县粮食质量监督站	
46090	46091	46092	46093	46094	46095	46096	46	33	37	41	41	36	42	



场址	
46090	46091	46092	46093	46094	46095	46096	680	580	600	480	610	650	540	易门县粮食质量监督站	
46090	46091	46092	46093	46094	46095	46096	940	830	930	730	840	950	800	



 年平均温度的月变化图  
  温度(℃)  	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	9.77999973297119	13.7600002288818	16.8899993896484	20.9500007629395	23.2999992370605	23.3500003814697	22.8099994659424	22	21.5599994659424	18.8600006103516	14.460000038147	12.2700004577637	
温度(℃) 


 年平均风速的月变化  
 风速(m/s)  	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2.01999998092651	2.42000007629395	2.59999990463257	2.76999998092651	3.04999995231628	2.5699999332428	2.48000001907349	1.5	1.72000002861023	1.9099999666214	1.64999997615814	1.99000000953674	
风速(m/s) 


季小时平均风速的日变化
春季                	1.4099999666214	1.27999997138977	1.24000000953674	1.22000002861023	1.03999996185303	0.910000026226044	0.920000016689301	0.910000026226044	1.12999999523163	2.25	3.59999990463257	4.34999990463257	4.65000009536743	4.80000019073486	5.09999990463257	5.21999979019165	5.26999998092651	5.03999996185303	4.34000015258789	3.27999997138977	3.02999997138977	2.51999998092651	2.04999995231628	1.75999999046326	夏季                	1.6599999666214	1.42999994754791	1.29999995231628	1.25999999046326	1.08000004291534	1.0900000333786	1.08000004291534	1.24000000953674	1.69000005722046	2.17000007629395	2.65000009536743	2.88000011444092	3.05999994277954	3.05999994277954	3.30999994277954	3.11999988555908	3.22000002861023	3.38000011444092	3.09999990463257	2.80999994277954	2.35999989509583	2.04999995231628	1.72000002861023	1.60000002384186	秋季                	0.850000023841858	0.810000002384186	0.829999983310699	0.759999990463257	0.75	0.759999990463257	0.800000011920929	0.720000028610229	0.930000007152557	1.47000002861023	2.08999991416931	2.86999988555908	3.32999992370605	3.35999989509583	3.51999998092651	3.48000001907349	3.35999989509583	3.14000010490417	2.46000003814697	1.71000003814697	1.3400000333786	1.1599999666214	0.930000007152557	0.879999995231628	冬季                	0.970000028610229	1.05999994277954	0.870000004768372	0.930000007152557	0.829999983310699	0.860000014305115	0.769999980926514	0.75	0.709999978542328	0.899999976158142	1.61000001430511	3.08999991416931	4.32999992370605	4.63000011444092	4.71000003814697	4.53999996185303	4.53999996185303	4.05999994277954	3.27999997138977	2.28999996185303	1.9099999666214	1.37000000476837	1.1599999666214	1.05999994277954	
风速(m/s)
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1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	70	80	90	100	110	120	1120	1035.2	962.6	899.7	844.8	796.6	753.9	715.9	681.7	650.9	622.9	597.3	573.8	552.1	532.1	513.4	496	479.8	464.6	462.1	460.3	459.2	458.6	458.3	458.1	458	457.9	457.9	457.8	457.8	457.8	457.8	457.8	457.8	457.8	457.8	457.8	457.8	457.8	457.8	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	457.7	时间/min

渗入水量/ml



水位降深	
0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	0	2.95	4.02	4.73	5.2	5.51	5.74	5.92	6.08	6.28	6.38	6.42	6.45	6.47	6.48	6.49	6.495	6.5	6.5	时间/min

降深/m



100天	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	9110	0.000129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000天	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	9110	9050	4950	163	0.0754	3.32e-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000天	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	9110	9110	9110	9110	9110	9100	9100	9100	8990	8120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



100天	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	40	5.65e-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000天	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	40	39.8	21.8	0.718	0.000331	1.46e-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000天	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	40	40	40	40	40	40	40	40	39.5	35.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



耗氧量	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0	1.01e-12	9.21e-5	0.0384	0.811	5.15	17.8	43.7	85.9	146	223	317	426	547	679	819	965	1120	1270	1430	1590	标准	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	预测时间-d


预测浓度-mg/L



氨氮	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0	4.44e-15	4.05e-7	0.000169	0.00356	0.0226	0.0784	0.192	0.377	0.641	0.982	1.39	1.87	2.4	2.98	3.6	4.24	4.91	5.59	6.28	6.97	标准	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	预测时间-d


预测浓度-mg/L



pH值	
1	2	3	4	5	10	5.82998580545416	5.82997161090832	5.82995741636248	5.82994322181664	5.8299290272708	5.82985805454159	
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