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1、项目由来
云南太标数控机床有限公司（以下简称“太标数控”），成立于2013年08月14日，是属于太标集团下辖的子公司，租赁玉溪市太标太阳能设备有限公司（同属于太标集团下辖的子公司，以下简称“太阳能公司”）用地进行建设；由于本项目大部分公辅措施依托太阳能公司，本次评价概述太阳能公司主要的环保手续的履行情况：
“太阳能公司”占地面积约550亩，366685㎡，于2009年11月委托云南省环境科学院编制了《年产100万套太阳能热水器生产线建设项目环境影响评价报告表》，2009年11月6日取得了云南省生态环境厅（原云南省环境保护厅）出具的《云南省生态环境厅关于玉溪市太标太阳能设备有限公司年产100万套太阳能热水器生产线建设项目环境影响评价报告表的批复》，文号云环审[2009]315号。由于建设过程工艺发生改变，后于2012年9月委托云南省环境科学院编制了《年产100万套太阳能热水器生产线建设项目环境影响评价报告表补充报告》，2012年11月4日取得了云南省生态环境厅（原云南省环境保护厅）出具的《云南省生态环境厅关于玉溪市太标太阳能设备有限公司年产100万套太阳能热水器生产线建设项目环境影响评价报告表补充报告的批复》，文号云环审[2012]367号；太阳能公司于2013年1月8日完成《年产100万套太阳能热水器生产线建设项目竣工环境保护验收》，文号为：云环验[2013]3号。太阳能公司的公辅设施生活区域、食堂、污水处理设施，均完成竣工环境保护验收，具备依托条件。
2014年云南太标数控机床有限公司租赁“太阳能公司”5#车间（16000㎡）作为生产区，2#车间部分区域作为产品仓库（约9357㎡）合计总占地面积为25357m2，并于2014年1月委托上海环境节能工程公司编制了《云南太标数控机床有限公司年产10000台数控机床光机生产线项目环境影响报告书》，2014年6月16日取得玉溪市生态环境局（原玉溪市环境保护局）出具的《关于云南太标数控机床有限公司年产10000台数控机床光机生产线项目环境影响报告书的批复》（玉市环〔2014〕74号），同意项目建设，于2015年1月14日取得了玉溪市生态环境局（原玉溪市环境保护局）出具的《玉溪市环境保护局关于云南太标数控机床有限公司年产10000台数控机床光机生产线项目试生产的批复》（玉环试〔2015〕3号），同年完成验收工作，验收文号玉红环验〔2015〕20号。
后因市场变化和集团内部转型升级需要，企业计划在现有年产10000台数控机床光机生产线项目上进行高端数控机床铸件智能化加工升级改造，改造后建成年产12万吨高端数控机床铸件智能化加工生产线。云南太标数控机床有限公司于2020年10月1日租赁“太阳能公司”厂房及空地总面积由25357m2增加至61464㎡；高端数控机床铸件智能化加工生产线项目于2020年10月26日取得了玉溪高新技术产业开发区管理委员会出具的项目投资备案证（玉高开委发备案〔2020〕79号），项目代码：2020-530400-34-03-005197。于2021年1月委托云南绿诚环境科技有限公司编制完成了该项目环境影响报告书，并于2021年10月18日取得玉溪市生态环境局红塔分局出具的《关于云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目环境影响报告书的批复》（玉红环审〔2021〕27号）。项目取得环评批复后于2021年10月开工建设，2025年1月17通过了竣工环境保护自主验收，项目实际建成的车间及安装设备生产规模达到全厂产能12万吨/a。
云南太标数控机床有限公司原有项目于2020年05月08日进行了固定污染源排污登记，登记编号为：91530402075274217T001X，有效期至2025年05月07日。云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目建设完成后于2024年10月16日进行变更，登记编号为：91530402075274217T001X，有效期至2029年10月15日。
由于太阳能市场趋近于饱和，“太阳能公司”为盘活闲置土地，于2023年1月1日将闲置的土地租赁给云南太标数控机床有限公司，租赁总面积为204342.02㎡（相比高端数控机床铸件智能化加工生产线项目租赁的61464㎡，新增租赁142878.02㎡），租赁的地块约46000㎡用于蓝莓种植；16036㎡转租给云南太标再生资源利用有限公司进行报废汽车拆解生产线建设，待报废汽车生产线拆除后，该空地块用于建设本项目的4#车间，云南太标再生资源利用有限公司进行报废汽车拆解生产线的搬迁不在本次评价范围内，由云南太标再生资源利用有限公司单独进行环境影响评价。
综上所述云南太标数控机床有限公司还能使用的工业用地面积为96878.02㎡。本项目用地从上述租赁面积中划调。
随着企业发展，业务人员在市场上不断承接新的大型铸件订单，但现有厂房规划设计时不具备生产大型铸件的能力。在此宏观背景下，本项目于2026年2月11日取得了玉溪市红塔区发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》，备案号（项目代码）：2602-530402-04-05-998733。根据《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等有关法律法规要求，项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十一、通用设备制造业”69中的“342金属加工机械制造”，项目不涉及电镀工艺但使用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以上，因此项目应编制环境影响报告书。受云南太标数控机床有限公司委托，我单位承担了本项目的环境影响报告书的编制工作。
2、项目概况及特点
（1）项目概况
本次项目评价范围涉及1#车间（28992㎡）、4#车间（16036㎡）、6#车间（13410㎡）、7#车间（9277㎡）、9#车间（12200㎡），车间总占地面积79915m2；其中1#车间为已建成的现有车间，位于厂区中部；新建4#车间、6#车间、7#车间和9#车间，土地为租赁太阳能公司闲置空地进行建设（太标集团总占地面积不变，此次为内部用地调整,云南太标数控机床有限公司租赁总面积为204342.02㎡）。1#车间主要以“智能化、精益化”为导向的系统性改造。首先，将对车间内部布局进行重新规划，依据精益生产理念优化物流路线（设置AGV系统，用于物料物流），减少物料流转距离。其次，将拆除老旧、低效设备，腾出空间用于建设全新的精加工生产线。该生产线将重点配置高精度卧式加工中心和精密磨床，专注于对中小型功能套件进行最终的高精度加工。
4#车间为新建车间，配备起重量100吨以上的重型行车，以满足单件重 200吨铸件的吊装需求（两台行车合抬）。车间内将建设龙门动柱加工中心、龙门动柱加工中心，专门用于加工大型机床的床身、横梁、工作台等核心部件。其中云南太标再生资源利用有限公司的废旧机动车拆解生产线位于拟建的4#车间土地上，云南太标再生资源利用有限公司计划将废旧机动车拆解生产线搬迁至云南省玉溪市太标钢铁有限公司西侧停车场，该搬迁内容不在本次评价范围内，由云南太标再生资源利用有限公司单独进行评价，不在本次评价范围内。待报废汽车生产线完成搬迁后，项目场地为空地，本项目在此基础上新建4#车间厂房。
6#车间新建车间，车间内布置镗床、刨床、龙门加工中心等设备，主要进行精加工活动。
7#车间、9#车间为新建车间，将密集部署多台高效率的龙门加工中心、龙门动柱加工中心、动台龙门加工中心、进口卧式刨台等设备及加工中心，形成强大的批量化加工能力。
（2）项目特点
①项目位于云南红塔产业园区研和片区太阳能公司现有厂区内，评价范围内无风景名胜、文物保护区及自然保护区等需要特殊保护的区域。区域有完善的市政污水收集管网，项目所产生的废水经污水处理系统处理后可进入市政污水管网，最终进入玉溪市第二污水处理厂处理。
②本项目使用已建的1#车间闲置区域，以及在空置场地新建4#、6#、7#和9#车间，充分利用集团现有建构筑物，减少施工工程量、缩短施工周期。4#车间待报废汽车生产线完成搬迁后，项目场地为空地。
③本项目建成后依托太阳能公司已建成的化粪池、办公室、宿舍、食堂、厂区道路。
④项目为机床功能部件及附件制造项目，涉及喷漆工序，是以噪声、有机废气及危险废物为主的项目。
⑤本项目加工原料21600套机床铸件来自于云南太标精工铸造有限公司，目前云南太标精工铸造有限公司已经取得了《绿色智能铸造高端数控和机床铸件产能提升与升级改造项目环境影响评价报告书》的批复，目前云南太标精工铸造有限公司机床铸件产能由12万吨增加至24万吨，新增的12万吨产能为本次评价项目的原料来源。
3、建设项目环境影响评价的工作过程
项目环境影响评价工作分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。
（1）2026年5月5日，玉溪禾川绿色环境咨询有限公司受云南太标数控机床有限公司委托，承担《数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目环境影响报告书》的编制工作，接受委托后我公司成立项目组于2026年5月6日进行了现场踏勘；
（2）2026年5月10日，建设单位云南太标数控机床有限公司在“高古楼”网站进行了本项目环境影响评价首次公示，公示时间为2026年5月10日至2026年5月23日，共计10个工作日；在信息公告期间，当地群众给予了广泛关注，未收到任何形式的反馈意见。
（3）2026年5月20日~5月27日委托云南升环检测技术有限公司进行了地下水和环境空气的现状补充监测；2026年5月14日~5月16日委托云南清源环境科技有限公司进行了地表水和环境噪声的现状补充监测；2026年5月18日委托江西志科检测技术有限公司进行了土壤的现状补充监测；
（4）2026年7月15日，项目课题组根据分工进行各专题编写、汇总，提出污染防治对策并论证其可行性，得出项目建设的环境可行性结论，并形成了《数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目环境影响报告书（征求意见稿）》。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令  第4号）中第十条、第十一条规定：建设单位通过下列三种方式对了《数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目环境影响报告书（征求意见稿）》进行了公开：（1）于2026年7月15日在“高古楼”网站上发布了信息公开公告，且持续公开期限为10个工作日，公示期间时间：2026年7月15日-2026年7月29日；（2）于2026年7月16日及2026年7月24日在“玉溪日报”上刊登了两次征求意见信息公告，满足在征求意见的10个工作日内公开信息不得少于2次的要求；（3）2026年7月15日，建设单位云南太标数控机床有限公司在研和街道以张贴告示的形式进行了信息公告，且持续公开期限为10个工作日，公示期间时间：2026年7月15日-2026年7月29日。信息公告介绍了项目基本情况、环境影响、预防与防治措施、评价结论、查阅环境影响报告书的方式、报告电子版文件链接地址、报告书查阅地址和期限、公众意见调查表、征求意见的范围、公众提出意见的方式和途径等有关内容。公示期间项目未收到任何形式的反馈意见。
[bookmark: _Toc8908]4、评审及报批情况
2026年8月14日由云南肃和环保科技有限公司（评估公司）主持召开了《数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）技术评审会，并通过专家组的审查，形成了评审意见。
2026年8月15日至2026年9月3日，根据专家评审意见对报告书进行了补充完善及修改工作，期间，在2026年8月20日至2026年8月27日委托云南清源环境科技有限公司进行了TSP的现状补充监测，最终形成《数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目环境影响报告书》（报批稿），供建设单位上报审批。2026年9月4日至2026年9月17日，建设单位通过“玉溪高古楼”网站进行了报批前全本及公众参与说明公示。
5、分析判定相关情况
（1）产业政策相符性判定
根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”“四十九、数控机床”中的“5．高端数控机床用关键部件、附件及工量具：高性能数控转台，大功率高速电主轴，高精度主轴单元，精密级以上滚动功能部件、进给传动零部件，动静压、静压支承部件，数控摆角头，加工附件头，伺服动力刀塔、刀架，高速换刀机械手、刀库，高速高精度大5．高端数控机床用关键部件、附件及工量具：高性能数控转台，大功率高速电主轴，高精度主轴单元，精密级以上滚动功能部件、进给传动零部件，动静压、静压支承部件，数控摆角头，加工附件头，伺服动力刀塔、刀架，高速换刀机械手、刀库，高速高精度大型卡盘，自动化制造所需特殊功能部件与机床附件，数字化制造系统所需的工业机器人，硬质合金、超硬材料等切削刀具及工具系统，高性能磨料磨具（金刚石、CBN等超硬材料及其微粉，特殊材料磨削用砂轮），量具量仪（具备在线测量功能，精度等级计量级以上）”，本项目产品属于高端数控机床功能套件，属于国家产业政策鼓励类。并且项目于2026年2月11日取得了玉溪市红塔区发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》，备案号（项目代码）：2602-530402-04-05-998733。因此，本项目建设符合国家产业政策。
（2）选址可行性判定
项目不新增用地，租赁太阳能公司场地进行建设，厂区土地利用类型为工业用地。本项目对1#车间进行改造建设，新建4#、7#和9#车间，根据现场调查，1#车间为已建成车间，7#和9#新建车间占地范围内为空地，4#车间待报废汽车生产线完成搬迁后，项目场地为空地；项目场地周围均无原生植被。最近的居民点为西南侧30m处的和乐村，经本项目提出的污染防治措施，废气、噪声均能达标排放，废水、固废合理处置，对周边环境及居民点影响较小。项目选址区域不涉及风景名胜区等敏感区，符合《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035年）》《玉溪市城市总体规划》（2011-2030年）、《玉溪市城乡总体规划》（2016-2035年）。厂址邻近国道，距高速路口较近，交通便利。因此项目用地选址可行。
（3）“玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案”符合性分析
本项目选址所在地不属于生态保护红线区，符合生态保护红线要求；项目区域属于环境空气二类功能区，为达标区，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准和《大气环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；地下水水质能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；占地范围内土壤检测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值；根据项目污染物排放影响预测，本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求；项目生产过程中切屑液循环使用，定期补充损耗；车削屑、废边角料、不合格产品收集后外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料，废木包装箱收集后外售给木制品加工厂回收利用，实现固废的资源化，符合资源利用上线要求；
项目属于红塔区产业园区重点管控单元，用地为工业用地，最近的居民点为西南侧30m处的和乐村，针对项目污染环节均提出了相应的保护措施，项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，废气、噪声达标排放，生活污水及生产废水、固废处置合理，符合重点管控单位要求；本项目为机床功能部件及附件制造项目，不在《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》范围内，符合环境准入负面清单要求。
（4）其他符合性分析判定
项目位于太阳能公司内，使用的面漆属于高固体分涂料，喷漆时采用的是压缩空气喷涂，废气采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA003），该工艺治理效率为87.3%。因此项目建设与《“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）等文件要求符合。
6、关注的环境问题
本项目为机床功能部件及附件制造项目，结合项目生产特点及区域环境特征，项目施工期环境问题主要是扬尘、施工废水、建筑垃圾和施工噪声；运营期环境问题主要为打磨工位及磨灰工位粉尘、喷漆工位及烘干工位有机废气及漆雾对大气环境的影响、生产设备噪声对周边环境的影响、固体废弃物的处置去向及措施合理性分析、项目选址合理性分析。评价过程主要对打磨工位及磨灰工位粉尘、喷漆工位及烘干工位有机废气及漆雾的处理、生产设备噪声对周边环境的影响、固体废弃物的处置去向采取重点关注，并提出有效、可行的措施降低环境影响。
7、评价结论
项目建设符合国家产业政策和相关规划，选址和布局合理，公众参与结果表明周边单位和个人对项目建设均持支持态度。通过分析，项目采取的污染控制措施有效、可行、风险可控，在生产过程中中产生的污染物经环评提出针对性的治理措施后，对环境影响较小。项目在建设过程中，必须认真落实环评所提污染防治措施，只要严格按环评措施要求落实，保证治理设施正常运转，确保污染物达标排放的情况下，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能，项目建设从环境保护的角度分析是可行的。
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[bookmark: _Toc30385][bookmark: _Toc17772]1.1.1法律、法规
（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日实施）；
（2）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订，2016年7月2日实施）；
（3）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日实施）；
（4）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年修订，2021年9月1日实施）；
（5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；
（6）《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订，2021年9月1日实施）；
（7）《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日实施）；
（8）《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年6月28日修订，2024年11月1日实施）；
（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2008年8月29日通过，2018年10月26日修订，2009年1月1日实施）。
[bookmark: _Toc30226][bookmark: _Toc13743]1.1.2部门法规、规章
（1） 《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令 第748号，2021年12月1日起施行）；
（2） 《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）；
（3） 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号，2017年7月16日修订，2017年7月16日起实施）；
（4） 《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号）；
（5） 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号，2011年12月1日起施行）；
（6） 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（生态环境部令第16号）；
（7） 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019年1月1日施行；
（8） 《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（生态环境部令第11号）；
（9） 《环境监管重点单位名录管理办法》（生态环境部令第27号）；
（10） 《国家危险废物名录》(2025年版）（生态环境部令第36号）；
（11） 《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号）；
（12） 《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令 第24号）；
（13） 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；
（14） 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号，自2024年2月1日起施行）；
（15） 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016﹞31号）；
（16） 《国务院关于印发<固体废物综合治理行动计划>的通知》（国发〔2025﹞14号）；
（17） 《国务院办公厅关于印发<突发事件应急预案管理办法>的通知》（国办发〔2024〕5号）；
（18） 《关于发布<一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）>的公告》（生态环境部公告 2021年第82号）；
（19） 《关于发布<固体废物分类与代码目录>的公告》（生态环境部公告 2024年第4号）；
（20） 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）；
（21） 《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015﹞162号）；
（22） 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）；
（23） 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知>》（环发〔2014〕197号）；
（24） 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环办环评〔2016﹞150号）；
（25） 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）；
（26） 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017﹞84号）；
（27） 《关于印发生态环境分区管控管理暂行规定的通知》（环环评〔2024﹞41号）；
（28） 《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）；
（29） 《自然资源办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函[2022]2207号）；
（30） 《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资[2021]381号）；
（31） 《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告[2021年第3号]）（2021年2月1日）；
（32） 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）；
（33） 《生态环境部印发<环境保护综合名录（2021年版）>》；
（34） 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）；
（35） 《生态保护“十五五”规划》（环生态〔2026〕47号）。
[bookmark: _Toc1688][bookmark: _Toc7378]1.1.3地方环境保护法规及相关政策、规划
（1） 《云南省生态环境保护条例》（2024年11月1日实施）；
（2） 《云南省大气污染防治条例》（2019年1月1日实施）；
（3） 《云南省生物多样性保护条例》（2018年9月21日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议通过）；
（4） 《云南省土壤污染防治条例》，（2022年5月1日起实施）；
（5） 《云南省固体废物污染环境防治条例》（2023年3月1日起施行）；
（6） 《云南省地下水污染防治实施方案》（云环发〔2020〕4号）；
（7） 《云南省“十四五”生态环境保护规划》；
（8） 《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》；
（9） 《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》；
（10） 《云南省主体功能区规划》；
（11） 《云南省生态环境功能区划》（云南省环境保护厅，2009年9月）；
（12） 《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发[2014]9号），2014年3月；
（13） 《云南省水污染防治工作方案》（云政发[2016]3号），2016年1月；
（14） 《云南省土壤污染防治工作方案》（云政发〔2017〕8号）（2017年2月19日）；
（15） 《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）；
（16） 《云南省人民政府关于印发<云南省空气质量持续改善行动实施方案>的通知》（云政发〔2024〕14号）；
（17） 《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省突发环境事件应急预案>的通知》，云政办发[2017]62号；
（18） 《云南省生态环境厅关于印发<云南省噪声污染防治三年行动实施方案>的通知》，2023年10月30日；
（19） 《云南省生态环境厅关于印发<云南省突发环境事件应急预案管理办法>的通知》，云环规[2024]3号；
（20） 《中共云南省委  云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（省委文件，2022年7月27日）；
（21） 《中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅关于加强生态环境分区管控的实施意见》（省委文件，2024年7月17日）；
（22） 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》（云发改基础[2022]894号）；
（23） 《云南省水功能区划（2014年修订）》（云南省水利厅，2014年5月）；
（24） 《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
（25） 《云南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2024年本）》（云环通[2024]75号）；
（26） 《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2026）；
（27） 《云南省空气质量持续改善行动计划》（云政发〔2024〕14号）；
（28） 《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》（云政办规〔2025〕8号）；
（29） 《云南省排污权交易规则（试行）》（云环规〔2026〕3号）
（30） 《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）；
（31） 《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》；
（32） 《玉溪市水功能区划》（2014年版）。
[bookmark: _Toc430953814][bookmark: _Toc450603517][bookmark: _Toc152143389][bookmark: _Toc7341][bookmark: _Toc430201324][bookmark: _Toc430953606][bookmark: _Toc31965]1.1.4环境评价技术导则及规范
1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；
2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；
3、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；
4、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；
5、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；
6、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；
7、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；
8、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；
9、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；
10、《污染源源强核算技术指南准则》（H J884-2018）；
[bookmark: _Toc430201325][bookmark: _Toc430953607][bookmark: _Toc430953815][bookmark: _Toc26363][bookmark: _Toc450603518]11、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》；
12、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）；
13、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；
14、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；
15、《土壤环境监测技术规范》（HJ166-2026）；
16、《地表水和污水监测技术规范》（HJ91-2002）；
17、《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；
18、《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；
19、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。
[bookmark: _Toc9787]1.1.5项目有关技术文件
1、环境影响评价委托书；
2、《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2025年）环境影响报告书》，2022年7月；
3、云南省生态环境厅关于《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（云环函〔2022〕400号）
4、《数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目可行性研究报告》及《云南省固定资产投资项目备案证》，备案号（项目代码）：2602-530402-04-05-998733；
5、《高端数控机床铸件智能化加工生产线项目环境影响报告书》及玉溪市生态环境局红塔分局出具的《关于云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目环境影响报告书的批复》（玉红环审〔2021〕27号文）；
6、《云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目竣工环境保护验收监测报告》及自主验收意见（详见附件）；
7、建设单位提供的与项目有关的其他资料。
[bookmark: _Toc27149][bookmark: _Toc32226]1.2评价目的和原则
[bookmark: _Toc25606][bookmark: _Toc10990]1.2.1评价目的
1、通过资料分析及现场踏勘，查清拟建项目周围的自然环境、环境现状等情况；
2、对项目污染源调查及工程分析的基础上，搞清楚该项目建成后废水、废气、噪声及固废等污染物的产生、排放情况，并预测分析项目建设后对环境的影响；
3、提出切实可行的污染防治措施，在达标排放的前提下，制定污染物排放的总量控制指标；
4、从环境保护角度对本项目建设的可行性作出明确结论，为主管部门决策和环境管理提供依据。
通过上述工作，论证项目在环境方面的可行性，提出环境影响评价结论，使本评价达到为管理部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据的目的。
[bookmark: _Toc22078][bookmark: _Toc5365][bookmark: _Toc25115]1.2.2评价原则
根据项目的建设内容和生产工艺特点，结合项目所在地的环境状况及环境保护的政策法规，应遵循“突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量”的原则，具体原则如下所示：
1、依法评价。贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
2、科学评价。规范环境影响评价方法，科学分析项目建设柜环境质量的影响。
3、突出重点。根据建设项目的工程内容及其特定，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc7119]1.3环境影响因素识别及评价因子筛选
[bookmark: _Toc12071][bookmark: _Toc20009]1.3.1环境影响因素识别
根据对本项目主要影响环节与环境要素的相关分析结果，可识别出本项目给环境所带来的环境影响主要发生在施工期和运营期，主要影响是在运营期。不利影响主要为：运营期产生废气、废水、固废及噪声对环境的影响；施工期的工程开挖、机械作业、运输等产生水土流失、废水、废气、噪声对环境的影响。有利影响主要为：运营期对项目所在区域的社会经济发展产生的影响；施工期对区域社会经济产生的正面影响。
表1.3-1  项目环境影响因素识别矩阵
	环境要素
	工程
行为
	废气排放
	废水排放
	固废处理
	噪声

	
	
	施工期
	运营期
	施工期
	运营期
	施工期
	运营期
	施工期
	运营期

	自然
环境
	地质、地貌
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	地表水文
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	地表水质
	〇
	—
	—
	—
	—
	〇
	◎
	—
	—

	
	植被
	〇
	〇
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	空气质量
	〇
	〇
	◎
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	声环境
	〇
	〇
	—
	—
	—
	—
	—
	〇
	◎

	
	地下水环境
	—
	〇
	〇
	〇
	〇
	—
	〇
	—
	—

	
	土壤环境
	—
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	—
	—

	自然
资源
	水资源
	〇
	—
	—
	—
	〇
	—
	◎
	—
	—

	
	土地资源
	〇
	—
	—
	—
	〇
	〇
	—
	—
	—

	社会
经济
	交通运输
	◎
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	区域经济
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	环境风险
	环境风险
	〇
	—
	〇
	—
	〇
	—
	—
	—
	—


注：●重大影响，◎中度影响，〇轻微影响，一影响很少或无影响
[bookmark: _Toc22875][bookmark: _Toc30082]1.3.2评价因子筛选
通过对本项目工艺流程及各污染物的产排情况分析，进行现场监测和资料收集以了解评价区域的环境质量状况，本项目评价因子筛选见下表所示。
表1.3-2  项目评价因子一览表
	环境要素
	现状评价因子
	影响评价因子

	大气
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、非甲烷总烃、TVOC
	PM2.5、PM10、TSP、非甲烷总烃、

	地表水
	水温、pH、悬浮物、BOD5、COD、氨氮、总磷、动植物油、粪大肠菌群、溶解氧、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、石油类、铁、锰
	项目生产过程中切屑液循环使用，定期补充损耗；食堂废水经隔油池处理后会同其他生活污水外排进入玉溪市第二污水处理厂。

	地下水
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、溶解性总固体、挥发酚、耗氧量、氟化物、硝酸盐、氰化物、亚硝酸盐、铬（六价）、镉、铅、铁、锰、铜、钠、砷、汞、总硬度、总大肠菌群、细菌总数、石油类（无标准）、苯、甲苯
	耗氧量（CODMn）、氨氮

	土壤
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、铁、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，含盐量
	TVOC

	声环境
	Leq（A）
	Leq（A）

	固体废物
	/
	一般工业固废、危险废物、生活垃圾

	环境风险
	/
	防锈液、面漆、危废暂存间


[bookmark: _Toc23095][bookmark: _Toc11673]1.4评价时段和评价重点
[bookmark: _Toc5290][bookmark: _Toc26845]1.4.1评价时段
项目为新建项目，根据该项目的特点，确定评价时段为施工期及运营期，重点为项目的运营期，对建设期进行简单分析。
[bookmark: _Toc15339][bookmark: _Toc683]1.4.2评价重点
根据项目的排污情况，结合区域周围的环境条件，本评价重点设定如下：
1、项目选址分析；
2、工程分析；
3、大气、水、固废、声、土壤环境影响预测与评价；
4、环境风险的判定与评价；
5、污染治理措施及可行性分析。
[bookmark: _Toc12262][bookmark: _Toc22860]1.5评价标准
[bookmark: _Toc24561][bookmark: _Toc17131]1.5.1环境功能区划
1、环境空气功能区划
项目位于太阳能公司厂区内，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中环境空气功能区分类和质量要求，确定本项目所在区域环境空气质量功能为二类区。
2、地表水环境功能区划
本项目所涉及的地表水为歪者河，最终汇入峨山大河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），歪者河未进行过水域功能区划，根据《云南省水功能区划》（云南省水利厅2014年修订版）、《玉溪市水功能区划》（玉溪市水利局，2014年版），峨山大河水功能区为“曲江红塔-峨山工业、农业用水区”，水质考核目标为Ⅲ类；此段为峨山县工业用水集中取水河段，沿江有农灌用水，并流经城镇，具有较高景观用水价值。2030 年水质目标为Ⅲ类，因此歪者河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
3、地下水环境功能区划
根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），本项目所在区域地下水主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水，地下水类别为Ⅲ类。
4、声环境功能区划
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类，本项目所在区域声环境功能为3类区。
5、生态环境功能区划
项目位于玉溪市红塔区内，根据《云南省生态功能区划》，项目所在区域属于高原亚热带北部常绿阔叶林生态区中的昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区，为三级生态功能区。
[bookmark: _Toc29064][bookmark: _Toc3898]1.5.2环境质量标准
1、环境空气质量标准
SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段（2026年3月1日—2030年12月31日）的二级浓度限值以及表2中的二级浓度限值；TVOC参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的限值要求；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》P277页限值要求。具体限值详见下表。
表1.5-1    环境空气污染物浓度限值
	污染物
	浓度限值（μg/m3）
	单位
	标准来源

	
	取值时间
	二级标准
	
	

	SO2
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段（2026年3月1日—2030年12月31日）的二级浓度限值以及表2中的二级浓度限值

	
	24小时平均
	150
	
	

	
	1小时平均
	500
	
	

	NO2
	年平均
	40
	
	

	
	24小时平均
	80
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	NOx
	年平均
	50
	
	

	
	日平均
	100
	
	

	
	1小时平均
	250
	
	

	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	PM10
	年平均
	60
	
	

	
	24小时平均
	120
	
	

	PM2.5
	年平均
	30
	
	

	
	24小时平均
	60
	
	

	TSP
	年平均
	200
	
	

	
	24小时平均
	300
	
	

	TVOC
	8小时平均
	600
	μg/m3
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值

	非甲烷总烃
	1小时平均
	2000
	
	《大气污染物综合排放标准详解》P277页



2、地表水环境质量标准
[bookmark: OLE_LINK49]区域主要水体为歪者河（上游河段为东风南沟），歪者河由西北向东南再向西南汇入石邑水库，后汇入猊江（峨山大河），根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，项目所在河段为珠江上游干流南盘江水系“曲江红塔－峨山工业、农业用水区”，由红塔区汇溪闸至峨山小街，全长51.6km。此段为峨山县工业用水集中取水河段，沿江有农灌用水，并流经城镇，具有较高景观用水价值。2030年水质目标为Ⅲ类。
歪者河未进行水环境功能区划，现状主要功能为农灌用水，按照支流不低于干流的原则，现状水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
表1.5-2    地表水环境质量标准 单位：mg/L
	序号
	项目
	Ⅲ类标准值（单位mg/L）

	1
	pH值                          （无量纲）
	6-9

	2
	溶解氧                                 ≥
	5.0

	3
	高锰酸盐指数                           ≤
	6.0

	4
	化学需氧量（COD）                       ≤
	20.0

	5
	五日生化需氧量（BOD5）                  ≤
	4.0

	6
	氨氮（NH3-N）                          ≤
	1.0

	7
	总磷（以P计）                           ≤
	0.2

	8
	铜                                     ≤
	1.0

	9
	锌                                     ≤
	1.0

	10
	氟化物（以F-计）                        ≤
	1.0

	11
	硒                                     ≤
	0.01

	12
	砷                                     ≤
	0.05

	13
	汞                                     ≤
	0.0001

	14
	镉                                     ≤
	0.005

	15
	铬（六价）                               ≤
	0.05

	16
	铅                                     ≤
	0.05

	17
	氰化物                                 ≤
	0.2

	18
	挥发酚                                 ≤
	0.005

	19
	石油类                                 ≤
	0.05

	20
	阴离子表面活性剂                       ≤
	0.2

	21
	硫化物                                 ≤
	0.2

	22
	粪大肠菌群（个/L）                        ≤
	10000.0



3、地下水环境质量标准
根据项目所处区域环境水文地质特征及地下水功能及用途，项目区评价范围内地下水无饮用功能，项目区周围已经接通自来水，地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准限值见表。
表1.5-3    地下水质量标准限值
	序号
	污染物
	Ⅲ类

	1
	色（度）
	≤15.00

	2
	pH
	6.5～8.5（无量纲）

	3
	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	≤450.00

	4
	溶解性总固体/（mg/L）
	≤1000.00

	5
	硫酸盐/（mg/L）
	≤250.00

	6
	铁/（mg/L）
	≤0.30

	7
	锰/（mg/L）
	≤0.10

	8
	铜/（mg/L）
	≤1.00

	9
	锌/（mg/L）
	≤1.00

	10
	铝/（mg/L）
	≤0.10

	11
	挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L）
	≤0.002

	12
	阴离子表面活性剂/（mg/L）
	≤0.3

	13
	氨氮（以N计）/（mg/L）
	≤0.50

	14
	硫化物/（mg/L）
	≤0.02

	15
	总大肠菌群（MPNb/100mL或CFUc/100mL
	≤3.00

	16
	菌落总数（CFU/mL）
	≤100.00

	17
	亚硝酸盐（以N计）/（mg/L）
	≤1.00

	18
	硝酸盐（以N计）/（mg/L）
	≤20.00

	19
	氰化物/（mg/L）
	≤0.05

	20
	氟化物/（mg/L）
	≤1.0

	21
	汞/（mg/L）
	≤0.001

	22
	砷/（mg/L）
	≤0.01

	23
	镉/（mg/L）
	≤0.005

	24
	铬（六价）/（mg/L）
	≤0.05

	25
	铅/（mg/L）
	≤0.01

	26
	苯/（ug/L）
	≤10.0

	27
	甲苯/（ug/L）
	≤700

	28
	二甲苯（总量）/（ug/L）b
	≤500

	b、二甲苯（总量）为邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯3种异构体加和



4、声环境质量标准
项目周边为居住、工业混杂区本项目位于云南红塔产业园区研和片区，参考《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，厂界北侧临近G357国道，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；厂址周边周围声敏感区执行2类标准声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值如下表。
表1.5-4    声环境质量标准
	类别
	适用区域
	等效声级［dB（A）］

	
	
	昼间
	夜间

	3类
	项目区
	65
	55

	2类
	周围声敏感区
	60
	50

	4a类
	项目区北侧
	70
	55



5、土壤环境质量标准
项目属于机床功能部件及附件制造项目，项目位于云南红塔产业园区研和片区，根据研和片区土地利用规划图（附图8），项目区域用地属于二类工业用地，项目厂区内土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准值，项目厂区外土壤现状为林地及农田耕地，农田耕地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018），项目区外居住用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中标准值，如表1.5-5和表1.5-6所示：
表1.5-5    建设用地土壤污染风险筛选值和管制值
	序号
	污染物项目
	CAS编号
	第二类用地筛选值mg/kg
	第二类用地管制值 mg/kg

	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	60
	140

	2
	镉
	7440-43-9
	65
	172

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	5.7
	78

	4
	铜
	7440-50-8
	18000
	36000

	5
	铅
	7439-92-1
	800
	2500

	6
	汞
	7439-97-6
	38
	82

	7
	镍
	7440-02-0
	900
	2000

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	2.8
	36

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.9
	10

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	37
	120

	11
	1,1-二氯乙烷
	75-34-3
	9
	100

	12
	1,2-二氯乙烷
	107-06-2
	5
	21

	13
	1,1-二氯乙烯
	75-35-4
	66
	200

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	156-59-2
	596
	2000

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	156-60-5
	54
	163

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	616
	2000

	17
	1,2-二氯丙烷
	78-87-5
	5
	47

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	630-20-6
	10
	100

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	79-34-5
	6.8
	50

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	53
	183

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	71-55-6
	840
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	79-00-5
	2.8
	15

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	2.8
	20

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.43
	4.3

	26
	苯
	71-43-2
	4
	40

	27
	氯苯
	108-90-7
	270
	1000

	28
	1,2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560

	29
	1,4-二氯苯
	106-46-7
	20
	200

	30
	乙苯
	100-41-4
	28
	280

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3，106-42-3
	570
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-63
	640
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	98-95-3
	76
	760

	36
	苯胺
	62-53-3
	260
	663

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	2256
	4500

	38
	苯并[α]蒽
	56-55-3
	15
	151

	39
	苯并[α]芘
	50-32-8
	1.5
	15

	40
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	15
	151

	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	151
	1500

	42
	䓛
	218-01-9
	1293
	12900

	43
	二苯并[α、h]蒽
	53-70-3
	1.5
	15

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	193-39-5
	12
	151

	45
	萘
	91-20-3
	70
	700



表1.5-6    农用地土壤污染风险筛选值和管控制    单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	风险筛选值
	风险管控值

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8
	1.5
	2.0
	3.0
	4.0

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6
	
	
	
	

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0
	2.0
	2.5
	4.0
	6.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4
	
	
	
	

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20
	200
	150
	120
	100

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25
	
	
	
	

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240
	400
	500
	700
	1000

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170
	
	
	
	

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350
	800
	850
	1000
	1300

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250
	
	
	
	

	6
	铜
	水田
	150
	150
	200
	200
	/
	/
	/
	/

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100
	
	
	
	

	7
	镍
	60
	70
	100
	190
	/
	/
	/
	/

	8
	锌
	200
	200
	250
	300
	/
	/
	/
	/


[bookmark: _Toc15566][bookmark: _Toc25463]1.5.3污染物排放标准
1、大气污染物
（1）施工期
施工期TSP执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，厂界外浓度最高点≤1.0mg/m3。
（2）运营期
项目运营期打磨工位、磨灰工位粉尘，喷漆工位及烘干工位有机废气TVOC（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，详见下表。
表1.5-7    大气污染物排放限值   单位：mg/m3
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值
	来源

	
	
	排气筒高（m）
	二级
	监控点
	浓度（mg/m3）
	

	颗粒物
	120
	18
	4.94
	周界外浓度最高点
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	TVOC（以非甲烷总烃计）
	120
	18
	14.2
	
	4.0
	

	注：排气筒高18m，采用插值法计算出最高允许排放速率。


厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1中的无组织排放限值，厂界非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，详见下表：
表1.5-8    厂区内VOCs无组织排放限值   单位：mg/m3
	污染物项目
	排放限值
	特别排放限值
	限制含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	10
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	20
	监控点处任意一次浓度值
	

	
	4.0
	/
	监控点处1h平均浓度值
	周界外浓度最高点


2、水污染物
（1）施工期
项目施工期产生的生活污水依托太阳能公司化粪池处理后进入工业园区污水管网。
（2）运营期
项目生产过程中使用的切屑液通过机器自身携带的净化装置净化后循环使用，不外排。主要废水为生活污水。运营期在新增劳动定员400人。生活污水依托太阳能公司的隔油池（食堂废水）、化粪池处理后通过园区污水管网排入玉溪市第二污水处理厂处理。执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准的最严值，标准限值见下表。
表1.5-9    生活污水水污染物排放标准限值单位：mg/L（pH为无量纲）
	
标准
指标
	pH
	SS
	BOD5
	COD
	NH3-N
	TP

	GB8978-1996三级
	6～9
	400
	300
	500
	/
	/

	（GB/T31962-2015）B等级
	/
	400
	350
	500
	45
	8

	本项目执行标准
	6～9
	400
	300
	500
	45
	8



3、噪声
（1）施工期
项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值详见下表。
表1.5-11   建筑施工噪声排放标准    单位：dB（A）
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	70
	55



（2）运营期
项目营运期噪声北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东、南、西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，附近200m声环境敏感区执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；标准限值详见下表。
表1.5-12    工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）
	时段厂界外
声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50

	3
	65
	55

	4
	70
	55


4、固体废物
（1）一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）。
（2）危险废物收集、暂存、转移及处置：危险废物按《国家危险废物名录（2025版）》进行分类；危险废物暂存及处置执行危险固废集中收集、临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。危险废物转移和标识标牌执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定。
[bookmark: _Toc27471][bookmark: _Toc32057]1.6评价工作等级和评价范围
按《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）、《环境保护评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境保护评价技术导则-声环境》（HJ2.3-2009）、《环境影响评价技术导则-生态环境》（HJ19-2011）、《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）的要求，结合项目工程特点和区域环境特征，本评价工作等级、评价范围和评价因子按如下确定。
[bookmark: _Toc15744][bookmark: _Toc26295]1.6.1评价工作等级
1.6.1.1环境空气评价等级
项目建成后，产生的废气主要是打磨、磨灰过程产生的颗粒物和喷漆过程产生的漆雾和有机废气。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），按估算模型ARESCREEN计算每一种污染物最大地面浓度占标率Pi，及污染物地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，然后确定本项目的大气环境评价工作等级。其最大地面浓度占标率Pi计算见以下公式：


式中：Pi－第i个污染物最大地面浓度占标率，%；
Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；
Coi－第i个污染物环境空气质量标准，mg/m3。
评价工作等级的判定依据见下表。
表1.6-1    评价工作等级
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%



依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，通过AERSCREEN模型对各污染源及各污染物进行估算，估算模型参数见表1.6-2。
表1.6-2    估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	31.9℃

	最低环境温度/℃
	-0.4℃

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	√是□否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是√否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


点源参数见表1.6-3，面源参数见表1.6-4。
表1.6-3   主要废气污染源参数一览表（点源）
	污染源名称
	排气筒基底坐标
	排气筒
	烟气
	污染物排放速率

	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	内径[m]
	温度[K]
	排气量
	单位
	PM10
	PM2.5
	TSP
	TVOC
	单位

	DA003
	89.4
	-15.23
	1632.38
	18
	0.6
	303.15
	11.79
	m/s
	0.014
	0.007
	0.014
	0
	kg/h

	DA004
	8.14
	29.45
	1632.28
	18
	1.2
	423.15
	12.28
	m/s
	0
	0
	0
	0.618
	kg/h



表1.6-4  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
	污染源名称
	面源顶点坐标
	面源参数
	污染物排放速率

	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	X边长[m]
	Y边长[m]
	方向角[度]
	垂向维[m]
	PM10
	PM2.5
	TSP
	TVOC
	单位

	本项目面源
	15.83
	29.65
	1632.36
	10
	96.14
	27.01
	30.16
	0
	0
	0
	0.075
	0.256
	kg/h



筛选结果见下表。
表1.6-5    筛选结果统计表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	矩形面源
	TSP
	900.0
	15.80300
	1.75589
	/

	矩形面源
	TVOC
	1200.0
	179.80302
	14.98359
	150.0

	DA004
	TVOC
	1200.0
	22.65700
	1.88808
	/

	DA003
	PM10
	360.0
	47.82600
	13.28500
	50.0

	DA003
	PM2.5
	180.0
	23.91300
	13.28500
	50.0

	DA003
	TSP
	900.0
	47.82600
	5.31400
	/


 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TVOCPmax值为14.98359%，Cmax为179.80302μg/m³，D10%为150.0m。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。
1.6.1.2地表水评价等级
按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，根据项目废水排放方式、排放量确定地表水环境影响评价工作等级。地表水环境影响评价等级判定间下表：
表1.6-6    水污染影响型建设项目评价等级判定表
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（量纲一）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥6000000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q<200且W<6000

	三级B
	间接排放
	----

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中将地表水环境影响分为水污染影响和水文要素影响，本项目为机床功能部件及附件制造项目，属于水污染影响型。根据工程分析，项目厂区实行雨污分流制，项目生产过程中切屑液循环使用，定期补充损耗，生产废水不外排；项目废水主要为生活污水，生活污水依托太阳能公司的隔油池（食堂废水）、化粪池处理后通过园区污水管网排入玉溪市第二污水处理厂处理。因此项目地表水评价等级为三级B。
1.6.1.3地下水评价等级
本项目为机床功能部件及附件制造项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》中“K机械、电子；通用、专用设备制造及维修”中的有电镀或者喷漆工艺的，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，应进行地下水评价。建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。
表1.6-7    地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。



建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。
表1.6-8    地下水评价等级确定表
	项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三



根据现场踏勘调查及水文地质图，项目区周边古城村地下水属于研和街道生活用水取水点，宋官营村地下水属于宋官营村生活用水取水点，但古城村及宋官营村取水点均未划定过准保护区，属于“未划定准保护区的集中式饮用水水源”因此，地下水敏感程度为较敏感，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。根据上表确定本项目的地下水环境影响评价工作等级为三级。
1.6.1.4声环境评价等级
本项目位于云南红塔产业园区研和片区，参考《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；厂界北侧临近G357国道，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；由于项目周边为居住、商业、工业混杂区，厂址周边周围声敏感区执行2类标准声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准所处的声环境功能区为《声环境质量标准》GB3096中规定的2类地区，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021），噪声评价工作等级应主要依据项目所在区域的声环境功能区类别、项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度以及受项目影响人口数量来划分，划分依据见表1.6-8。
表1.6-8声环境评价工作等级划分（相关部分）
	评价工作等级
	一级
	二级
	三级

	声环境功能区
	GB3096-2008，0类
	GB3096-2008，1、2类
	GB3096-2008，3、4类

	建设后噪声增加值
	大于5dB（A）
	3~5dB（A）
	小于3dB（A）

	受影响人口
	显著增加
	增加较多
	变化不大


项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，建设后噪声值增加量根据预测小于3dB(A)，对周围声环境敏感点影响较小，因此，确定本次噪声评价等级确定为三级。
1.6.1.5生态环境评价等级
本项目位于云南红塔产业园区研和片区-太阳能公司厂区内，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园及生态保护红线。
根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中的评价等级划分依据，判定等级见表1.6-9。
表1.6-9生态影响评价工作等级划分表
	判定依据
	本项目情况
	等级判定

	a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级
	本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、不涉及永久基本农田、生态保护红线；
	/

	b）涉及自然公园时，评价等级为二级
	
	/

	c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级。
	根据本项目“三区三线”查询结果，本项目不涉及生态保护红线
	/

	d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级。
	本项目地表水环境评价工作等级确定为三级B
	/

	e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级。
	根据项目的华宁县林业和草原局选址意见：项目用地范围与林草生态综合监测成果数据比对核查项目用地不涉及天然林、公益林等生态保护目标；经现场勘查项目周边不涉及湿地等生态保护目标。
	/

	f）当工程占地规模大于20k㎡时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定。
	本项目占地面积为4000.31㎡，小于20k㎡
	/

	g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级。
	/
	/

	2、建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。
	项目不涉及
	/

	3、建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。
	项目不同时涉及陆生、水生生态影响。
	/

	4、在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。
	项目不涉及
	/

	5、线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。
	项目不属于线性工程
	/

	6、符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
	项目位于红塔区产业园区重点管控单元，符合生态环境分区管控要求，位于已批准的云南红塔产业园区，符合《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及审查意见要求
	符合，进行简单分析


项目租赁太阳能公司现有空地建设，利用现有车间进行技改；且项目位于红塔区产业园区重点管控单元，符合生态环境分区管控要求，位于已批准的云南红塔产业园区，符合《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及审查意见要求，不涉及国家公园、世界自然遗产、重要生境、风景名胜和自然保护区、自然公园，不涉及生态红线等生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），项目不设评价等级，生态影响作简单分析。
1.6.1.6环境风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分见下表。
表1.6-10  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析

	A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。



根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。环境风险潜势划分依据见下表。
表1.6-11    建设项目环境风险潜势划分表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	极高危害（P2）
	极高危害（P3）
	极高危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+极高环境风险


1、Q值判定
对照根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下：
a、当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
b、当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：


式中：
q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
参考2025年9月15日生态环境部部长信箱互动交流中的常见问题“改扩建项目如何开展环境风险评价，计算Q值时要不要考虑现有工程的危险物质?”
生态环境部回复：“根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)10.2.5规定，对于改建、扩建和技术改造项目，应分析依托企业现有环境风险防范措施的有效性，提出完善意见和建议。对于改扩建项目环境风险评价，首先重点针对改扩建部分内容，其他部分可进行环境风险回顾性分析，提出完善意见和建议。Q值原则上可以本次扩建工程中新增的危险物质量计算但当扩建项目新增危险物质与现有工程危险物质位于同一危险单元时，应同时考虑与现有工程的累加影响。”是否属于同一单元取决于是否共用防火分区/独立安全隔离及是否构成单一事故后果范围；由于1车间#和2#车间中间相隔10m，消防系统、事故应急池等均为共用，1车间#和2#车间未完全独立设置安全设施系统（灭火、泄漏收集、报警联动）。本次评价环境风险暂定按照全厂进行评价（原有+本项目）。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）判断：
本项目涉及的危险物质为：导轨油、废导轨油、锤纹漆和桔纹漆中的分装TDI、防锈液中的汽油；
原有项目涉及的风险物质为：高光面漆（二甲苯）、防锈液（溶剂为汽油）、二甲苯溶剂、固化剂（TDI和二甲苯）。
本项目根据企业提供的溶剂化学品安全技术说明书，可知主要成分为20%仲丁酯、15%二甲酸酯、3%异丙醇、60%碳酸二甲酯、2%乙二醇单丁醚；由于本项目使用的溶剂为仲丁酯，急性毒性参数如下：大鼠经口LD50约为3200mg/kg；对照《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）中“表2由试验得到急性毒性范围转换成相应接触途径的急性毒性点估计值”仲丁酯属于类别5的健康急性毒性物，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B，不属于健康危险急性毒性物质（1类和2类），不纳入计算；
二甲酸酯急性毒性参数如下：大鼠经口LD50约为30000-34000mg/kg；对照《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）中“表2由试验得到急性毒性范围转换成相应接触途径的急性毒性点估计值”二甲酸酯不属于健康急性毒性物，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B，不属于健康危险急性毒性物质（1类和2类），不纳入计算；
碳酸二甲酯急性毒性参数如下：大鼠经口LD50约为13000mg/kg；对照《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）中“表2由试验得到急性毒性范围转换成相应接触途径的急性毒性点估计值”碳酸二甲酯不属于健康急性毒性物，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B，不属于健康危险急性毒性物质（1类和2类），不纳入计算；
乙二醇单丁醚急性毒性参数如下：根据大鼠经口LD50约为1200-2500mg/kg；对照《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）中“表2由试验得到急性毒性范围转换成相应接触途径的急性毒性点估计值”乙二醇单丁醚属于类别4的健康急性毒性物，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B，不属于健康危险急性毒性物质（1类和2类），不纳入计算；
本项目根据企业提供的桔纹漆和锤纹漆成分分析，内部含有乙酸丁酯，急性毒性参数如下：大鼠经口LD50约为13100mg/kg，兔子经皮LD50约为14112mg/kg，大鼠4h吸入LC50约为9480mg/kg（390ppm）；对照《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）中“表2由试验得到急性毒性范围转换成相应接触途径的急性毒性点估计值”乙酸丁酯不属于健康急性毒性物，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B，不属于健康危险急性毒性物质（1类和2类），不纳入计算。
参考本项目危险物质数量与临界量比值Q值计算见下表：
表1.6-12   项目危险物质Q值核算表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	Q值

	
	
	
	原有项目
	本项目
	改扩建后全厂
	
	

	1
	废导轨油
	矿物油
	/
	0.5
	0.4
	0.9
	2500
	0.00036

	2
	未使用导轨油
	矿物油
	/
	1
	1
	2
	2500
	0.0008

	3
	锤纹漆中的分装TDI
	TDI
	584-84-9
	/
	5（净含量为1）
	5（净含量为1）
	5
	0.2

	4
	桔纹漆中的分装TDI
	TDI
	584-84-9
	/
	3（净含量为0.45）
	3（净含量为0.45）
	5
	0.09

	5
	高光面漆中的二甲苯
	二甲苯
	1330-20-7
	8（净含量为1.2）
	/
	8（净含量为1.2）
	10
	0.12

	6
	二甲苯溶剂
	二甲苯
	1330-20-7
	2（净含量为1.98）
	/
	2（净含量为1.98）
	10
	0.198

	7
	防锈液
	汽油
	8006-61-9
	5（净含量为2.75）
	5（净含量为2.75）
	10（净含量为5.5）
	2500
	0.0022

	8
	固化剂
	二甲苯和TDI
	584-84-9
	1（净含量为0.5）
	/
	1（净含量为0.5）
	5
	0.1

	
	
	
	1330-20-7
	1（净含量为0.5）
	/
	1（净含量为0.5）
	10
	0.05

	9
	本项目使用的溶剂
	异丙醇
	67-63-0
	/
	3（净含量0.09）
	3（净含量0.09）
	10
	0.009

	合计
	/
	0.77036

	注：①根据《高端数控机床铸件智能化加工生产线项目环境影响报告书》可知，原有项目使用的高光面漆中二甲苯含量为15%；原有项目的二甲苯溶剂为工业级，含量为99%；原有项目的固化剂为TDI，为50%TDI，50%的二甲苯；防锈液为55%的汽油。
②本项目使用的锤纹漆分装的TDI含量为20%；桔纹漆中分装的TDI含量为15%；


由上表可知，本项目Q值为0.77036，Q＜1，风险潜势为Ⅰ。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1评价工作等级划分可知，当项目环境风险潜势为I时，评价工作等级为简单分析。简单分析基本内容根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A进行分析。
2、评价等级
项目环境风险评价工作等级为简单分析，无需设置评价范围。
1.6.1.7土壤环境影响评价等级
本项目属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将污染影响型建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。
表1.6-12    土壤敏感程度分级一览表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地。牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标

	不敏感
	其他情况



根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。
表1.6-13    污染影响型评价工作等级划分表
	占地规模
评价工作等级

敏感程度
	I类
	II类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


本项目的占地面积为79915㎡，7.9915hm2，为中型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1，行业类别为“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”为Ⅰ类项目，根据对项目现场的踏勘，发现项目周边存在耕地，根据“表1.6-12”，确定项目敏感程度为敏感。根据“表1.6-13”，确定本项目土壤环境评价等级为一级。
[bookmark: _Toc22363][bookmark: _Toc16832]1.6.2评价范围
根据本项目评价级别，确定地表水环境、空气环境、声环境和环境风险等的评价范围，参见表1.6-14，附图1：项目评价范围图。
1.6.2.1环境空气评价范围
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目评价等级为一级，本项目D10%为150m＜2.5km，确定评价范围为：以项目区为中心区域，边长为5km的矩形范围，面积25km2。
1.6.2.2地表水环境评价范围
地表水评价等级的划分是由建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、受纳水体的规模及水域功能而确定的。由于项目生产过程中切屑液循环使用，定期补充损耗，生产废水不外排；项目废水主要为生活污水，食堂废水经隔油池处理后会同其他生活污水经化粪池处理后通过园区管网接入玉溪市第二污水处理厂处理。故本项目无废水外排，且地表水评价等级为三级B，可不进行地表水预测分析，故不设地表水评价范围。
1.6.2.3地下水环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），三级评价调查评价面积小于等于6km2。本项目地下水为三级评价，故本项目确定评价范围为：同一水文地质单元项目区周边6km2。
1.6.2.4环境噪声评价范围
根据《环境影响评价技术导则 声影响》（HJ19-2021），一级评价范围为项目边界向外200m，二级、三级评价范围可根据项目所在区域和邻近区域的声环境功能区类别及声环境保护目标等实际情况适当缩小。本项目声评价为二级评价，但是由于项目东侧玉溪七中距厂界距离为155m，因此确定声环境评价范围：以本项目厂界外延200m范围。
1.6.2.5生态环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）本项目生态评价为简单分析，因此不设置生态环境的评价范围。
1.6.2.6环境风险评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）项目评价工作等级为简单分析，因此不设置环境风险评价范围。
1.6.2.7土壤环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964－2018），土壤环境影响评价工作等级为一级，本项目属于污染影响型，因此确定评价范围：以本项目厂界外延1.0km范围。
评价内容及范围见下表。
表1.6-14  评价等级及评价范围确定表
	序号
	评价内容
	评价等级
	评价范围

	1
	环境空气
	一级
	以项目区为中心区域，边长为5km的矩形范围

	2
	地表水环境
	三级B
	/

	3
	地下水环境
	三级
	项目区同一水文地质单元周边6km2

	4
	声环境
	三级
	本项目厂界外延200m作为声环境的评价范围

	5
	生态环境
	简单分析
	本项目厂界外延200m作为声环境的评价范围

	6
	环境风险
	简单分析
	/

	7
	土壤环境
	一级
	以本项目厂界外延1.0km范围，为土壤环境影响评价范围


[bookmark: _Toc18614][bookmark: _Toc18883]1.7环境影响保护目标
根据现场勘查情况，项目周边主要环境保护目标见表1.7-1至表1.7-2。
表1.7-1    环境空气、噪声保护目标一览表（以本项目车间为厂界）
	环境
	保护目标
	经纬度
	人口（人）
	与厂界的方位
	与生产车间的距离（m）
	距离最近车间
	与厂界的距离（m）
	环境功能

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	大气环境
	古城村
	102.50364
	24.24690
	240
	东北侧
	250
	7#车间
	140
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	
	石头村
	102.51439
	24.24829
	760
	东北侧
	1500
	7#车间
	1440
	

	
	菜园村
	102.51249
	24.25234
	160
	东北侧
	1500
	7#车间
	1270
	

	
	红土坡村
	102.51112
	24.25783
	230
	东北侧
	1660
	7#车间
	1400
	

	
	大栗园
	102.52067
	24.25578
	280
	东北侧
	2295
	7#车间
	2261
	

	
	中村
	102.51728
	24.26397
	110
	东北侧
	2450
	7#车间
	2300
	

	
	小龙潭
	102.51873
	24.26745
	70
	东北侧
	2870
	7#车间
	2730
	

	
	下黑龙潭
	102.51417
	24.27330
	260
	东北侧
	3010
	7#车间
	2850
	

	
	大村
	102.51154
	24.26447
	650
	东北侧
	2010
	7#车间
	1900
	

	
	贾井
	102.50389
	24.27283
	530
	北侧
	2540
	1#车间
	2360
	

	
	杨家屯
	102.49972
	24.27356
	140
	北侧
	2580
	1#车间
	2410
	

	
	研和街道
	102.49965
	24.24974
	6785
	北侧
	190
	1#车间
	50
	

	
	研和中心小学
	102.49827
	24.24882
	300
	北侧
	190
	1#车间
	60
	

	
	沙坝村
	102.49363
	24.25460
	120
	北侧
	790
	1#车间
	550
	

	
	定谷村
	102.48909
	24.26389
	400
	北侧
	1560
	1#车间
	1250
	

	
	可官村
	102.48514
	24.25757
	360
	西北侧
	970
	4#车间
	880
	

	
	潘井村
	102.48943
	24.24946
	270
	西北侧
	420
	4#车间
	330
	

	
	小密罗
	102.46969
	24.26657
	320
	西北侧
	2730
	4#车间
	2700
	

	
	师家塘
	102.46873
	24.25928
	60
	西北侧
	2495
	4#车间
	2500
	

	
	小山村
	102.48502
	24.24626
	60
	西侧
	720
	4#车间
	680
	

	
	柴井村
	102.47426
	24.24303
	180
	西南侧
	1630
	4#车间
	1490
	

	
	汤井村
	102.47727
	24.24110
	160
	西南侧
	1500
	4#车间
	1310
	

	
	秀溪村
	102.47487
	24.23852
	300
	西南侧
	1740
	4#车间
	1570
	

	
	和乐村
	102.48999
	24.24164
	400
	西南侧
	200
	4#车间
	30
	

	
	宝善街
	102.49050
	24.23994
	220
	西南侧
	480
	4#车间
	330
	

	
	王井村
	102.48515
	24.23914
	220
	西南侧
	100
	4#车间
	830
	

	
	中所村
	102.48400
	24.23352
	260
	西南侧
	1580
	4#车间
	1400
	

	
	窑上村
	102.47673
	24.22839
	30
	西南侧
	2620
	4#车间
	2420
	

	
	新化村
	102.47779
	24.22627
	50
	西南侧
	2580
	4#车间
	2410
	

	
	南厂村
	102.48711
	24.22417
	670
	西南侧
	2440
	4#车间
	2420
	

	
	向家庄
	102.49398
	24.23816
	280
	南侧
	620
	4#车间
	330
	

	
	尹旗屯村
	102.49801
	24.22726
	110
	南侧
	2100
	9#车间
	1920
	

	
	东山村
	102.50393
	24.22944
	160
	东南侧
	2000
	9#车间
	1820
	

	
	梁海村
	102.51162
	24.22778
	1800
	东南侧
	2330
	9#车间
	1920
	

	
	宋官营
	102.51077
	24.23922
	2000
	东侧
	1320
	9#车间
	1180
	

	
	玉溪农业职业技术学院
	102.50040
	24.23972
	4000
	东南侧
	350
	7#车间
	250
	

	
	玉溪七中
	102.50224
	24.24172
	1000
	东侧
	160
	7#车间
	155
	

	声环境
	古城村
	102.50364
	24.24690
	240
	东北侧
	250
	7#车间
	140
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	
	研和集镇
	102.49965
	24.24974
	6785
	北侧
	190
	1#车间
	50
	

	
	研和中心小学
	102.49827
	24.24882
	300
	北侧
	190
	1#车间
	60
	

	
	和乐村
	102.48999
	24.24164
	400
	西南侧
	200
	4#车间
	30
	

	
	玉溪农业职业技术学院
	102.50040
	24.23972
	4000
	东南侧
	350
	7#车间
	250
	

	
	玉溪七中
	102.50224
	24.24172
	1000
	东侧
	160
	7#车间
	155
	



表1.7-2    地表水、地下水、土壤环境保护目标一览表
	[bookmark: _Toc11297]项目
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	相对厂址方位
	相对项目车间距离/m
	环境功能及标准

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	地表水
	歪者河
	/
	/
	歪者河
	/
	东南侧
	170
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	地下水
	项目所在区域地下水
	地下水
	
	/
	/
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	土壤环境
	占地范围内
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准

	
	项目区厂界外延1.0km范围内农用地、学校、居民区及集镇
	/
	/
	耕地、学校
	/
	/
	/
	农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）；建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1第二类用地标准

	生态环境
	动植物
	/
	/
	生态
	/
	厂界四周
	/
	/


[bookmark: _Toc644]1.8评价方法及评价程序
评价方法：对建设项目的污染源及污染物进行调查，核实废气、废水、噪声等污染物的排放量和排放方式，并用物料衡算法，分析类比法和模式预测法完成项目的环境影响评价工作。
工作程序：该项目的环境影响调查工作可分为三个阶段。第一阶段为准备阶段，接受业主委托，收集相关项目文件和环保法规，进行初步调查和工程分析；第二阶段为正式工作阶段，进行详细的现场考察、工程分析、环境影响预测和评价；第三阶段为报告书编制阶段，制定环境影响减免措施、监测计划及管理计划，得出环境影响评价总结论，并在以上工作的基础上编制总报告。环境影响评价工作程序见下图1.8-1。


图1.8-1    评价工作程序图

[bookmark: _Toc20870][bookmark: _Toc16041]2、现有项目概况
[bookmark: _Toc15646]2.1企业概况
太标数控机床有限公司（以下简称太标数控）租赁太标太阳能设备有限公司土地进行项目建设，根据太标集团的发展需求，2013年成立太标数控机床有限公司，于2013年12月20日取得了玉溪市红塔区工业和信息化局出具的投资项目备案证，2014年委托上海环境节能工程公司编制了《云南太标数控机床有限公司年产10000台数控机床光机生产线项目环境影响报告书》，2014年6月16日取得玉溪市生态环境局（原玉溪市环境保护局）出具的《关于云南太标数控机床有限公司年产10000台数控机床光机生产线项目环境影响报告书的批复》（玉市环〔2014〕74号），同意项目建设，于2015年1月14日取得了玉溪市生态环境局（原玉溪市环境保护局）出具的《玉溪市环境保护局关于云南太标数控机床有限公司年产10000台数控机床光机生产线项目试生产的批复》（玉环试〔2015〕3号），同月完成验收工作。该项目占地面积为25357m2。
后因市场变化和集团内部转型升级需要，企业计划在现有年产10000台数控机床光机生产线项目上进行高端数控机床铸件智能化加工升级改造，改造后建成年产12万吨高端数控机床铸件智能化加工生产线。该项目于2020年10月26日取得了玉溪高新技术产业开发区管理委员会出具的项目投资备案证（玉高开委发备案〔2020〕79号），2021年1月委托云南绿诚环境科技有限公司编制了《云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目环境影响报告书》，并于2021年10月18日取得玉溪市生态环境局红塔分局出具的《关于云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目环境影响报告书的批复》（玉红环审〔2021〕27号）。项目取得环评批复后于2021年10月开工建设，2025年1月17完成自主验收。现有“云南太标数控机床有限公司年产10000台数控机床光机生产线项目”已被升级整合为现有“云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目”，自2025年验收完成后，项目实际建成的车间及安装设备生产规模达到全厂产能12万吨/a。
原有项目于2020年05月08日进行了固定污染源排污登记，登记编号为：91530402075274217T001X，有效期至2025年05月07日。云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目建设完成后于2024年10月16日进行变更，登记编号为：91530402075274217T001X，有效期至2029年10月15日。
2.1.1. [bookmark: _Toc25392]现有项目工程组成
根据《云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，云南太标数控机床有限公司现有高端数控机床铸件智能化加工生产线项目建设内容详见下表。
表2.1-1  现有项目建设内容及组成一览表
	工程组成
	实际建设内容
	备注

	主体工程
	1#车间
	[bookmark: OLE_LINK1]车间占地面积28992m2，1F钢结构车间。其中18120m2由太阳能公司租给其他企业使用，剩余10872m2占地用于堆放本项目产品，作为产品仓库。
	现有

	
	2#车间
	车间占地面积28992m2，1F钢结构车间。布设立加及卧铣和龙门生产线，车间内划分为大机底座、立柱加工区、底座加工区、主轴箱加工区、滑鞍加工区、精磨立柱加工区、滑鞍精磨区、工作台加工区、喷漆区等区域，主要布置有数控龙门铣床、数控立式/卧式铣床、磨床、淬火机、起重机、回火炉、行车等设备。
	现有

	
	
	喷漆区域，位于2#车间西北侧，占地面积约为2000m2，包含打磨工位、清洗工位、批灰工位、磨灰工位、喷漆工位、烘干工位及下料工位。
	现有

	
	3#车间
	1F钢结构车间。原用作太标太阳能真空管生产车间，目前将自西向东从中间分为两个区域，靠近2#车间区域用作本项目小件生产车间，占地面积为5600m2。主要生产车床和小件，车间内划分为原材料堆放区、滑鞍加工区、小件加工区、底座加工区、车床车身加工区、底座精加工区、滑鞍精磨区、工作台加工区、仓库等区域，主要布置有数控立式铣床、数控车床、锯床、磨床、切割机、行车等设备。
	现有，车间依托原有太标太阳能真空管生产车间的其中一部分

	
	5#车间
	1F钢结构车间，占地面积16000㎡。布设立加和龙门生产线，车间内划分为原材料堆放区、大机底座、立柱加工区、底座加工区、横梁加工区、底座精加工区、工作台加工区等区域，主要布置有数控龙门铣床、数控龙门镗铣床、磨床、起重机、行车等设备。
	现有

	储运工程
	面漆库房
	新建，占地面积81m2，集装箱结构，地面按重点防渗建设，设置导流渠、收集池及泄漏检测仪，主要用于堆放面漆、稀释剂和固化剂。
	现有

	
	2#车间辅料储存区
	项目实际在2#车间外西侧设置了辅料储存区，占地面积为20m2，车间地面已做重点防渗，设置了导流沟和1个钢结构应急收集池，容积为1.6m3。主要用于存放未使用的导轨油、切屑液、防锈液，切屑液和导轨油均为180kg铁桶装。
	现有

	
	氧气、丙烷储存库房
	项目氧气、丙烷使用量较小，依托太阳能公司太阳能生产线项目已建有的库房，库房占地面积为36m2，符合相关建筑等级建设要求。
	现有

	依托工程
	办公室
	项目管理层、销售层以及技术工人办公依托太阳能公司已建有的11层办公楼。
	现有

	
	食堂
	项目食堂依托太阳能公司已建设的1栋2层的食堂。
	现有

	
	倒班宿舍
	项目依托太阳能公司已建设的3栋倒班宿舍。
	现有

	公用工程
	供水
	本项目水源来自市政供水管网，依托太阳能公司内已经接入的管网，项目从太阳能公司接入管网口接入。
	现有

	
	排水
	项目排水采用清污分流制：雨水通过厂区收集沟收集后排入园区雨水管网；食堂废水通过隔油池（10m3）处理后会同其他生活污水经化粪池（食堂楼下建有1个30m3的化粪池、办公楼下建有1个60m3的化粪池、宿舍楼下建有1个30m3的化粪池）预处理后，排入市政污水管网进入到玉溪市第二污水处理厂处理；生产过程中使用的切屑液通过机器自身携带的净化装置净化后循环使用。
	现有

	
	供电
	占地面积126m2，两层砖混结构建筑，依托太阳能公司内已建设有的供电线路，项目设置1个配电室，内部设置有1台2500KV干式变压器。
	现有

	
	供气系统
	1#空压站
	占地面积为84m2，砖混结构，内部设置有1台FST110RS-08A空压机；供气压力为0.8-1.35Mpa，供气能力为18-24m³/min。
	现有

	
	
	2#空压站
	占地面积为84m2，砖混结构，内部设置有1台GA75SDP空压机；供气压力为0.7-1.35Mpa，供气能力为9.7-13.8m³/min。
	现有

	
	
	2#车间喷漆空压站
	现有2#车间旁设有一个喷漆空压站占地面积为40m2，设置有2台GA75SDP空压机；单台供气压力为0.7-1.35Mpa，供气能力为9.7-13.8m³/min。
	现有

	环保工程
	废气治理
	生产车间安装排风扇；打磨工位和磨灰工位在打磨房内进行，粉尘采用“集气罩+布袋除尘器”工艺处理，处理后的废气由1根18m高的排气筒排放（排口编号为DA001）；项目喷漆工位及烘干工位废气采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA002）。
	现有

	
	废水治理
	项目生活污水依托太阳能公司现有隔油池（10m3）、化粪池（食堂楼下建有1个30m3的化粪池、办公楼下建有1个60m3的化粪池、宿舍楼下建有1个30m3的化粪池）预处理后经过园区管网进入到玉溪市第二污水处理厂处理。
	现有

	
	噪声
	项目实际生产设备安装基础减震垫、厂房隔声、距离减噪等。
	现有

	
	生活垃圾
	项目区内设置垃圾桶，统一收集后由环卫部门清运处置。
	现有

	
	一般固废暂存点
	各生产车间生产区域均设置金属收集仓，用于收集废边角料、废次不合格品、车削屑，除尘器收集的除尘灰使用吨编织袋收集，各种一般固废收集满后直接运输出厂外售云南太标再生资源利用有限公司，不在厂区内固定区域暂存。生活垃圾使用垃圾桶收集，定期委托环卫部门清运。
	现有

	
	危险废物暂存间
	项目危险废物暂存间依托云南太标再生资源利用有限公司已建成的危险废物暂存间，砖混结构，暂存间已按要求作相关防渗、封闭、标识牌等工程，并设置了分区分隔储存，已于2018年通过验收，防渗达到要求。项目产生的危险废物经收集后暂存于云南太标再生资源利用有限公司已建成的危险废物暂存间内，后委托云南绿力环保科技有限公司清运处置。
	现有

	
	应急事故池
	依托太阳能公司公司原有1个，容积1500m3，用于收集事故状态下的事故废水，管网太阳能公司已建成，项目依托使用。
	现有


2.1.2. [bookmark: _Toc7773]现有项目生产规模及产品方案
现有工程主要是生产立加及卧铣、车床、小件、龙门几种产品，各产品生产规模见下表。
表2.1-2    项目产品方案及生产规模一览表
	序号
	名称
	实际生产产品重量（t/a）
	备注

	1
	立加及卧铣
	74500
	外销全国各地

	2
	车床
	6500
	外销全国各地

	3
	小件
	3000
	外销全国各地

	4
	龙门
	36000
	外销全国各地

	合计
	120000
	/



2.1.3. [bookmark: _Toc27866]现有项目主要生产设备
现有项目主要工艺设备见下表。
表2.1-3   现有项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	位置
	备注

	生产设备

	1
	立D01/数控立式铣床
	855、855A、LV855A
	12台
	3#车间
	现有

	2
	立A03/数控立式铣床
	L850
	2台
	3#车间
	现有

	3
	立A04/数控立式铣床
	LV850
	1台
	3#车间
	现有

	4
	立D02/数控立式铣床
	540C
	1台
	3#车间
	现有

	5
	立C03/数控立式铣床
	1060
	5台
	3#车间
	现有

	6
	立A01/数控立式铣床
	L1060
	3台
	3#车间
	现有

	7
	立A02/数控立式铣床
	LV6050
	1台
	3#车间
	现有

	8
	卧B01/数控卧式铣床
	W1290、LW1290
	14台
	3#车间
	现有

	9
	车D05/数控车床
	TC6140
	2台
	3#车间
	现有

	10
	车A08/数控车床
	K6150Ba/1000、TC6150B
	9台
	3#车间
	现有

	11
	车A01/数控车床
	TC6150
	2台
	3#车间
	现有

	12
	车D02/数控车床
	CK6180D/3000
	1台
	3#车间
	现有

	13
	车D01/数控车床
	CK6180D/1500
	1台
	3#车间
	现有

	14
	锯床1
	GB4035
	1台
	1#车间
	现有

	15
	锯床2
	GB4228
	2台
	3#车间
	现有

	16
	普铣1
	立式升降台铣
	1台
	3#车间
	现有

	17
	普铣2
	万能回转头铣
	1台
	3#车间
	现有

	18
	普铣3
	立式升降台铣
	1台
	3#车间
	现有

	19
	磨A02/平面导轨磨床
	ML6016
	1台
	3#车间
	现有

	20
	磨A01/平面导轨磨床
	SG60160SD
	1台
	3#车间
	现有

	21
	牛头刨
	SP1320
	1台
	1#车间
	现有

	22
	调质炉（工业电炉，主要用于回火）
	RT3-75-9
	1台
	3#车间
	现有

	23
	线切割1
	DK7780
	1台
	3#车间
	现有

	24
	门式数控切割机
	GS11-400002
	1台
	3#车间
	现有

	25
	等离子切割机
	JF-CNC1540
	1台
	3#车间
	现有

	26
	钢筋弯曲机
	GW45
	1台
	3#车间
	现有

	27
	滚丝机
	Z28-185
	1台
	3#车间
	现有

	28
	外圆磨
	MK-1420
	1台
	3#车间
	现有

	29
	重力单梁桥式起重机
	/
	1台
	/
	现有

	30
	龙C15/数控龙门铣床
	SP1320
	12台
	2#车间
	现有

	31
	龙C18/数控龙门铣床
	SP1502
	14台
	2#车间
	现有

	32
	龙B09/数控龙门铣床
	2503
	2台
	2#车间
	现有

	33
	龙C05/数控龙门铣床
	LP3022
	2台
	2#车间
	现有

	34
	龙C06/数控龙门铣床
	2203
	1台
	2#车间
	现有

	35
	龙F04/数控龙门镗铣床
	XK2420
	2台
	2#车间
	现有

	36
	龙F06/数控龙门铣床
	LP4025
	18台
	2#车间
	现有

	37
	龙C07/数控龙门铣床
	LP2016
	35台
	2#车间
	现有

	38
	龙C01/数控龙门铣床
	LP2518
	4台
	2#车间
	现有

	39
	龙B12/数控龙门铣床
	LP3518
	4台
	2#车间
	现有

	40
	卧C01数控卧式铣床
	DT2014
	10台
	2#车间
	现有

	41
	立卧G01/数控立卧式铣床
	LW1580
	3台
	2#车间
	现有

	42
	卧E10/数控卧式铣床
	LW1290
	2台
	3#车间
	现有

	43
	卧E08/数控卧式铣床
	W1814、LW1814
	16台
	2#车间
	现有

	44
	卧E01/数控卧式铣床
	/
	1台
	3#车间
	现有

	45
	卧B08/卧式镗铣床
	/
	2台
	2#车间
	现有

	46
	卧F02/数控卧式镗铣床
	TH6516
	2台
	2#车间
	现有

	47
	卧D06/数控卧式铣床
	DT1614
	6台
	2#车间
	现有

	48
	立C04/数控立式铣床
	LW1580
	4台
	2#车间
	现有

	49
	立C01/数控立式铣床
	L1580
	1台
	2#车间
	现有

	50
	立C03/数控立式铣床
	1890
	1台
	2#车间
	现有

	51
	数控龙门铣床
	LP2016
	1台
	2#车间
	现有

	52
	数控龙门铣床
	/
	10台
	5#车间
	现有

	53
	数控龙门镗铣床
	/
	6台
	5#车间
	现有

	54
	数控卧式铣床
	/
	9台
	5#车间
	现有

	55
	数控卧式铣床
	加长W1814
	1台
	2#车间
	现有

	56
	数控卧式铣床
	W1814、LW1814
	1台
	2#车间
	现有

	57
	磨G01/南特4米龙门导轨磨床
	GDW-25/400B
	1台
	2#车间
	现有

	58
	磨G02/南特4米龙门导轨磨床
	GDW-25/400B
	1台
	2#车间
	现有

	59
	磨G03/合信源龙门导轨磨床
	YM-KD4012A
	1台
	2#车间
	现有

	60
	磨G04/合信源龙门导轨磨床
	/
	1台
	2#车间
	现有

	61
	南特4米龙门导轨磨床
	GDW-25/400B
	3台
	2#车间
	现有

	62
	南特3米龙门导轨磨床
	GDW-16/300B、
GDW-16/300
	6台
	2#车间
	现有

	63
	南特6米龙门导轨磨床
	GDW-30/600B
	1台
	2#车间
	现有

	64
	南特BSG平面磨床
	BSG-6015
	2台
	2#车间
	现有

	65
	南特3米龙门导轨磨床
	GDM-16/300B
	5台
	2#车间
	现有

	66
	大陆名顺4米龙门导轨磨床
	GL-2004
	1台
	2#车间
	现有

	67
	南特4米龙门导轨磨床
	GDW-20/400B
	1台
	2#车间
	现有

	68
	南特4米龙门导轨磨床
	GDM-25/400B
	3台
	2#车间
	现有

	69
	南特6米龙门导轨磨床
	GDW-30/600H
	1台
	2#车间
	现有

	70
	南特8米龙门导轨磨床
	/
	2台
	5#车间
	现有

	71
	[bookmark: OLE_LINK3]劲力单梁桥式起重机
	LD5t-22.8m-9mA3
	3台
	2#车间
	现有

	[bookmark: OLE_LINK4]72
	劲力单梁桥式起重机
	LD3t-22.8m-9mA3
	6台
	2#车间
	现有

	73
	劲力双梁桥式起重机
	QD16/3t-22.8m-12mA3
	1台
	2#车间
	现有

	74
	劲力单梁桥式起重机
	/
	4台
	2#车间
	现有

	75
	河南重力双梁桥式起重机
	LH20/5T-22.8M-9MA3
	3台
	2#车间
	现有

	76
	河南重力单梁桥式起重机
	/
	8台
	2#车间
	现有

	77
	河南矿山单梁桥式起重机
	LDA5T-11M
	8台
	2#车间
	现有

	78
	单梁桥式起重机
	/
	4台
	5#车间
	现有

	79
	双梁桥式起重机
	/
	6台
	5#车间
	现有

	80
	超音频感应加热淬火机（用电）
	CYP100-3C
	2台
	2#车间
	现有

	81
	新淬火机（用电）
	/
	2台
	2#车间
	现有

	82
	摇臂钻床
	Z3040×16/1
	2台
	2#车间
	现有

	83
	回火炉（用电）
	RT3-280-6
	1台
	2#车间
	现有

	检验设备

	84
	三坐标检测设备
	EXPLORER PERFORMANCE 10.21.08
	1台
	/
	现有

	85
	验机平台
	三菱
	2台
	
	现有

	86
	里氏硬度计
	/
	15台
	
	现有

	87
	水平仪
	/
	20台
	
	现有

	88
	直线度准直仪
	雷尼绍XK10、XL80
	3台
	
	现有

	89
	大理石检验平台
	80*80*100*100*1600*10
	3台
	
	现有

	喷漆车间设备

	90
	手提式砂轮机
	/
	2台
	2#车间喷漆间
	现有

	91
	封膜机
	/
	2台
	2#车间喷漆间
	现有

	92
	手工喷枪
	/
	1台
	2#车间喷漆间
	现有

	93
	风机
	88000m3/h
	1台
	2#车间喷漆间
	现有

	94
	风机
	100000m3/h
	1台
	2#车间喷漆间
	现有

	95
	集气罩（打磨工位、磨灰工位）
	半密闭收集罩，顶部为吸风罩，双侧边为快速卷帘门，后侧封边
	4个
	2#车间喷漆间
	现有

	96
	布袋除尘器
	/
	1台
	2#车间喷漆间
	现有

	97
	干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧
	/
	1套
	2#车间喷漆间
	现有

	其他设备

	99
	阿特拉斯空压机
	GA75VSDPA13
	1台
	/
	现有

	100
	GD空压机
	FST110RS-08A
	1台
	/
	现有


2.1.4. [bookmark: _Toc10440]现有项目生产制度及劳动定员
劳动定员：项目劳动定员500人，其中管理、销售人员50人，技术工人50人，生产工人400人。
工作制度：年工作320天。车间生产操作人员实行三班制，喷漆车间每班6小时，其余人员每班8小时；管理人员实行白班8小时工作制。
2.1.5. [bookmark: _Toc18553]现有项目主要原、辅材料用量及理化性质
现有项目原辅材料消耗见下表。
表2.1-4   现有项目原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	消耗量
	最大储存量
	储存位置
	备注

	1
	铸件毛坯
	120000t/a
	/
	2#生产车间内部原料储存区
	来源于云南太标精工铸造有限公司

	2
	切屑原液
	4.37t/a
	2t
	2#生产车间内辅料储存区
	用于加工中心、磨床、铣床上冷却设备，1L切削原液与30L水配置后混合使用

	3
	防锈液
	7.5t/a
	5t
	
	用于导轨面防锈

	4
	导轨油
	7t/a
	1t
	
	用于设备润滑

	5
	高光面漆
	85t/a
	8t
	2#车间面漆库房
	用于喷漆车间铸件喷漆

	6
	面漆稀释剂
	12t/a
	2t
	
	加入面漆中使用

	7
	固化剂（TDI）
	10t/a
	1t
	
	加入面漆中使用

	8
	除油剂
	1t/a
	0.5t
	
	主要用于擦拭清洁铸件

	9
	腻子粉
	70t/a
	5t
	生产车间内
	主要用于磨灰阶段

	10
	活性炭
	0.5t/a
	/
	/
	主要用于喷漆车间有机废气治理


2.1.6. [bookmark: _Toc20963]现有项目公用工程
（1）给水
现有项目水源来自市政供水管网，项目依托太阳能公司已接入厂区的管网，项目用水自太阳能公司已接入的管网接口接入。
（2）排水
现有项目排水采用清污分流制：雨水通过厂区收集沟收集后排入园区雨水管网，最终排入附近水体。食堂废水通过隔油池（10m3）处理后会同其他生活污水经化粪池（食堂楼下建有1个30m3的化粪池、办公楼下建有1个60m3的化粪池、宿舍楼下建有1个30m3的化粪池）预处理后，排入市政污水管网进入到玉溪市第二污水处理厂处理；生产过程中使用的切屑液通过机器自身携带的净化装置净化后循环使用。
（3）供电
项目用电由工业园区接入，依托太阳能公司内已建设有的供电线路，项目设置1个配电室，内部设置有1台2500KV干式变压器，能保证项目用电需求。
（4）供气
设置3个空压站：1#空压站占地面积为84m2，砖混结构，内部设置有1台FST110RS-08A空压机；供气压力为0.8-1.35Mpa，供气能力为18-24m³/min。2#空压站占地面积为84m2，砖混结构，内部设置有1台GA75SDP空压机；供气压力为0.7-1.35Mpa，供气能力为9.7-13.8m³/min。2#车间喷漆空压站占地面积为40m2，设置有2台GA75SDP空压机；单台供气压力为0.7-1.35Mpa，供气能力为9.7-13.8m³/min。
2.2. [bookmark: _Toc4963]现有项目工艺流程
项目产品为立加及卧铣、车床、龙门和小件，主要由底座、立柱、滑鞍、工作台、主轴箱等主要零部件构成，其中底座、立柱、滑鞍分为硬轨机型和线轨机型，工作台、主轴箱为硬轨机型。具体工艺流程如下：铸件、零配件采购入库→原材料检查及分类→原材料粗加工→30%零部件淬火，70%零部件不淬火→30%淬火后的零部件和10%不淬火的零部件进行回火→回火后的40%的零部件和60%粗加工的零部件精加工→产品质检→70%零部件喷漆后刷防锈油，30%直接涂刷防锈油→装配待售。各个工序描述如下：
1、原材料入库
机加工工件主要分为床身、箱体、工作台、立柱、底座等铸件，铸件和零配件全部外购自云南太标精工铸造有限公司，项目内部不涉及铸造、熔炼和表面热处理工艺。铸件主要堆放在原材料车间内，零配件放置在仓库内。
2、原材料检查及分类
检查入库的原材料是否符合生产要求，不符合的返回给云南太标精工铸造有限公司，合格材料根据不同产品对原材料的不同需求，将铸件分类后储存在不同的堆放区；
3、原材料粗加工和精加工
（1）立加及卧铣、车床和小件（由底座、立柱、滑鞍、工作台、主轴箱组成）
1）底座、立柱：底面加工→正面加工→四周加工→淬火→精磨（硬轨机型）或者底面加工→正面加工→四周加工→精磨（线轨机型）；
2）滑鞍：底面加工→正面加工→四周加工→淬火→粗磨→精磨（硬轨机型）或者底面加工→正面加工→四周加工→精铣→精磨（线轨机型）；
3）工作台：底面加工→正面加工→四周加工→粗磨→精磨；
4）主轴箱：底面加工→正面加工→四周加工→粗磨→精加→精磨；
（2）龙门
1）滑座：底面加工→正面加工→四周加工→粗磨→精铣；
2）滑枕：底面加工→正面加工→四周加工→粗磨→精铣→精磨；
4、检验
加工完成的零部件，进入质检车间质检，合格产品进入下一步工序，结构、精度等不合格的零部件返给云南太标精工铸造有限公司，其他情况返修至合格。
5、喷漆或涂刷防锈油
质检合格后70%的零部件进入喷漆车间（打磨→清洁擦拭→批灰→电烘干→磨灰→喷漆→电烘干）喷漆后涂刷防锈油，30%零部件直接进入成品车间涂刷防锈油，然后装配得到产品。
[image: ]图2.2-1   工艺流程及产污节点图（注：G-废气、S-固体废弃物、N-噪声、W-废水）
2.3. [bookmark: _Toc12318]现有项目污染物产生及污染防治情况
2.3.1. [bookmark: _Toc1767][bookmark: _Toc54297227]现有项目污染源核算
（1）废气
根据《云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，项目有组织废气主要为打磨工位及磨灰工位粉尘、喷漆车间废气。无组织废气主要为打磨、磨灰逸散粉尘和喷漆车间逸散有机废气。
1、有组织废气
①打磨工位及磨灰工位粉尘（排口编号：DA001）
打磨及磨灰工段在封闭的打磨房内进行，产生的粉尘经收集后通过管道进入到布袋除尘器处理，处理后的废气经1根18m高排气筒排放（排口编号为DA001）。颗粒物排放量为0.1277t/a。
②喷漆车间废气（排口编号：DA002）
喷漆工段在封闭的喷漆车间内进行，喷漆废气采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA002）。漆雾（颗粒物）排放量为0.1041t/a。二甲苯排放量为4.934t/a。
2、无组织废气
①无组织粉尘：打磨、磨灰逸散粉尘经厂房阻隔后，大气扩散。颗粒物排放量为0.2016t/a。
②无组织有机废气：喷漆车间逸散有机废气经厂房阻隔后，大气扩散。
3、验收监测结果
①有组织废气
根据《云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，2024年8月12日~14日，玉溪华恒环境科技有限公司对项目有组织废气进行监测，监测期间设备运行正常，达到了设计工况的82.94%。本次验收监测的有组织废气为打磨房、磨灰房废气排口（DA001）、喷漆车间废气排口（DA002）。监测结果见下表。
表2.3-1  项目打磨房、磨灰房废气排口（DA001）监测结果一览表  单位mg/m3
	检测项目
	单 位
	检测频次
	平均值
	标准值
	达标情况

	
	
	1
	2
	3
	
	
	

	8月12日
	标态干烟气流量
	m3/h
	60336
	62086
	62963
	61795
	/
	/

	
	烟气温度
	℃
	28.2
	28.6
	28.7
	28.5
	/
	/

	
	烟气流速
	m/s
	15.0
	15.5
	15.7
	15.4
	/
	/

	
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	12.9
	13.9
	11.4
	12.7
	120
	达标

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.78
	0.86
	0.72
	0.79
	4.94
	达标

	备注
	测定参数：含湿量：3.1％。

	8月13日
	标态干烟气流量
	m3/h
	55629
	58668
	58543
	57613
	/
	/

	
	烟气温度
	℃
	29.7
	29.4
	29.1
	29.4
	/
	/

	
	烟气流速
	m/s
	13.9
	14.7
	14.6
	14.4
	/
	/

	
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	11.8
	14.4
	13.9
	13.4
	120
	达标

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.66
	0.85
	0.81
	0.77
	4.94
	达标

	备注
	测定参数：含湿量：3.2％。



表2.3-2  项目喷漆车间废气排口（DA002）监测结果一览表  单位mg/m3
	检测项目
	单 位
	检测频次
	平均值
	标准值
	达标情况

	
	
	1
	2
	3
	
	
	

	8月12日
	标态干烟气流量
	m3/h
	54151
	58866
	57909
	56975
	/
	/

	
	烟气温度
	℃
	28.9
	29.3
	29.8
	29.3
	/
	/

	
	烟气流速
	m/s
	10.4
	11.3
	11.2
	11.0
	/
	/

	
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	15.5
	13.1
	14.1
	14.2
	120
	达标

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.84
	0.77
	0.82
	0.81
	4.94
	达标

	
	二甲苯排放浓度
	mg/m3
	5.377
	6.467
	7.116
	6.320
	70
	达标

	
	二甲苯排放速率
	kg/h
	0.29
	0.38
	0.41
	0.36
	1.42
	达标

	备注
	测定参数：含湿量：3.3％。

	8月13日
	标态干烟气流量
	m3/h
	54977
	59438
	50495
	54970
	/
	/

	
	烟气温度
	℃
	28.9
	29.2
	29.1
	29.1
	/
	/

	
	烟气流速
	m/s
	10.5
	11.4
	9.6
	10.5
	/
	/

	
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	15.7
	13.9
	16.5
	15.4
	120
	达标

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.86
	0.83
	0.83
	0.84
	4.94
	达标

	
	二甲苯排放浓度
	mg/m3
	4.974
	5.959
	6.009
	5.647
	70
	达标

	
	二甲苯排放速率
	kg/h
	0.27
	0.35
	0.30
	0.31
	1.42
	达标

	备注
	测定参数：含湿量：3.1％。


从监测结果可以看出，打磨房、磨灰房颗粒物经布袋除尘器处理后的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织废气的二级标准限值要求（即颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤4.94kg/h）。
从监测结果可以看出，项目处理后的喷漆车间废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织废气的二级标准限值要求（即排放浓度颗粒物≤120mg/m3、排放速率≤4.94kg/h；二甲苯排放浓度≤70mg/m3、排放速率≤1.42kg/h）。
②无组织废气
2024年8月12日~14日对项目无组织排放的厂界颗粒物、二甲苯进行了监测，具体检测结果见下表。
表2.3-3    项目无组织颗粒物监测结果一览表  单位mg/m3
	采样
点位
	检测时间
	采样时段
	总悬浮颗粒物（mg/m3）
	标准限值
	达标情况

	1#上风向
	8月12日
	09:00～10:00
	0.205
	1
	达标

	
	
	12:00～13:00
	0.246
	1
	达标

	
	
	15:00～16:00
	0.273
	1
	达标

	
	8月13日
	09:00～10:00
	0.187
	1
	达标

	
	
	12:00～13:00
	0.225
	1
	达标

	
	
	15:00～16:00
	0.248
	1
	达标

	2#下风向
	8月12日
	09:00～10:00
	0.333
	1
	达标

	
	
	12:00～13:00
	0.417
	1
	达标

	
	
	15:00～16:00
	0.373
	1
	达标

	
	8月13日
	09:00～10:00
	0.295
	1
	达标

	
	
	12:00～13:00
	0.33
	1
	达标

	
	
	15:00～16:00
	0.415
	1
	达标

	3#下风向
	8月12日
	09:00～10:00
	0.357
	1
	达标

	
	
	12:00～13:00
	0.428
	1
	达标

	
	
	15:00～16:00
	0.453
	1
	达标

	
	8月13日
	09:00～10:00
	0.316
	1
	达标

	
	
	12:00～13:00
	0.428
	1
	达标

	
	
	15:00～16:00
	0.39
	1
	达标

	4#下风向
	8月12日
	09:00～10:00
	0.335
	1
	达标

	
	
	12:00～13:00
	0.423
	1
	达标

	
	
	15:00～16:00
	0.403
	1
	达标

	
	8月13日
	09:00～10:00
	0.311
	1
	达标

	
	
	12:00～13:00
	0.34
	1
	达标

	
	
	15:00～16:00
	0.418
	1
	达标

	备注：1、8月12日现场检测气温：21~27℃；气压：83.0~83.3KPa；风向：西南风；风速：1.5~1.7m/s。
2、8月13日现场检测气温：21~27℃；气压：83.1~83.4KPa；风向：西南风；风速：1.4~1.7m/s。


表2.3-4    项目无组织二甲苯监测结果一览表  单位mg/m3
	采样
点位
	检测时间
	样品标识
	二甲苯
(mg/m3)
	标准限值
	达标情况

	1#上风向
	8月12日
	HH202408FQ034-1-1
	0.0018
	1.2
	达标

	
	
	HH202408FQ034-1-2
	＜0.0005
	1.2
	达标

	
	
	HH202408FQ034-1-3
	0.0012
	1.2
	达标

	
	8月13日
	HH202408FQ034-1-4
	0.0020
	1.2
	达标

	
	
	HH202408FQ034-1-5
	0.0020
	1.2
	达标

	
	
	HH202408FQ034-1-6
	0.0021
	1.2
	达标

	2#下风向
	8月12日
	HH202408FQ034-2-1
	0.0036
	1.2
	达标

	
	
	HH202408FQ034-2-2
	0.0116
	1.2
	达标

	
	
	HH202408FQ034-2-3
	0.0027
	1.2
	达标

	
	8月13日
	HH202408FQ034-2-4
	0.0040
	1.2
	达标

	
	
	HH202408FQ034-2-5
	0.0035
	1.2
	达标

	
	
	HH202408FQ034-2-6
	0.0043
	1.2
	达标

	3#下风向
	8月12日
	HH202408FQ034-3-1
	0.0013
	1.2
	达标

	
	
	HH202408FQ034-3-2
	0.0024
	1.2
	达标

	
	
	HH202408FQ034-3-3
	0.0022
	1.2
	达标

	
	8月13日
	HH202408FQ034-3-4
	0.0024
	1.2
	达标

	
	
	HH202408FQ034-3-5
	0.0023
	1.2
	达标

	
	
	HH202408FQ034-3-6
	0.0017
	1.2
	达标

	4#下风向
	8月12日
	HH202408FQ034-4-1
	0.0030
	1.2
	达标

	
	
	HH202408FQ034-4-2
	0.0024
	1.2
	达标

	
	
	HH202408FQ034-4-3
	0.0030
	1.2
	达标

	
	8月13日
	HH202408FQ034-4-4
	0.0029
	1.2
	达标

	
	
	HH202408FQ034-4-5
	0.0030
	1.2
	达标

	
	
	HH202408FQ034-4-6
	0.0033
	1.2
	达标

	备注：1、8月12日现场检测气温：21~27℃；气压：83.0~83.3KPa；风向：西南风；风速：1.5~1.7m/s。
2、8月13日现场检测气温：21~27℃；气压：83.1~83.4KPa；风向：西南风；风速：1.4~1.7m/s。


从监测结果可以看出，项目厂界无组织颗粒物上风向、下风向监测浓度值范围为0.187~0.453mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织颗粒物排放浓度限值要求（即颗粒物≤1.0mg/m³）；项目厂界无组织二甲苯上风向、下风向监测浓度值范围为0.0012~0.0116mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织二甲苯排放浓度限值要求（即二甲苯≤1.2mg/m³）。
（2）废水
根据《云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，项目废水主要为生活污水。
1、生活污水：现有项目生活污水产生量为26m3/d，8320m3/a。其中食堂废水产生量为8m3/d，2560m3/a。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池预处理后经过园区管网进入到玉溪市第二污水处理厂处理。
2、切削液用水：切屑液通过机器自身携带的净化装置净化后循环使用，在生产过程中会消耗0.41m3/d，自然消耗部分的量定期补充。
[image: ]
图2.3-1   项目水平衡图  单位：m³/d
4、验收监测结果
根据《云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，2024年8月12日~13日，玉溪华恒环境科技有限公司对项目生活污水排放口进行监测，监测期间设备运行正常，达到了设计工况的82.94%。监测结果见下表。
表2.3-5   生活污水检测结果   单位：mg/L
	点位名称
	生活污水排放口

	采样日期
	2024/8/12

	样品编号
检测项目
	HH20240812S065-01
	HH20240812S065-02
	HH20240812S065-03
	HH20240812S065-04
	标准限值
	达标情况

	pH（无量纲）
	8.2
	8.1
	8.1
	8.2
	6.0~6.9
	达标

	色度（倍）
	20
	20
	20
	20
	64
	达标

	氨氮
mg/L
	0.332
	0.375
	0.355
	0.313
	45
	达标

	悬浮物
mg/L
	185
	172
	163
	179
	400
	达标

	化学需氧量mg/L
	24
	28
	30
	26
	500
	达标

	五日生化需氧量mg/L
	5.8
	6.8
	7.3
	6.3
	300
	达标

	石油类
mg/L
	0.10
	0.11
	0.14
	0.15
	15
	达标

	总磷mg/L
	0.14
	0.20
	0.28
	0.33
	8
	达标

	总氮mg/L
	5.69
	6.20
	6.02
	5.46
	70
	达标

	采样日期
	2024/8/13

	样品编号
检测项目
	FS20220829004-1-2-1
	FS20220829004-1-2-2
	FS20220829004-1-2-3
	FS20220829004-1-2-4
	标准限值
	达标情况

	pH（无量纲）
	8.0
	7.9
	8.1
	8.0
	6.0~6.9
	达标

	色度（倍）
	30
	20
	9
	20
	64
	达标

	氨氮
mg/L
	0.282
	0.321
	0.262
	0.296
	45
	达标

	悬浮物
mg/L
	197
	203
	178
	191
	400
	达标

	化学需氧量mg/L
	29
	37
	33
	39
	500
	达标

	五日生化需氧量mg/L
	7.2
	9.0
	8.2
	9.6
	300
	达标

	石油类
mg/L
	0.13
	0.12
	0.08
	0.10
	15
	达标

	总磷mg/L
	0.22
	0.30
	0.36
	0.41
	8
	达标

	总氮mg/L
	5.51
	5.82
	6.10
	5.32
	70
	达标


根据监测结果可知，项目生活污水排口各监测指标浓度达到了《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准。
（3）噪声
现有项目噪声源主要有数控车床、切割机、磨床、铣床等，噪声源声压级在70-100dB（A）之间，采取低噪声设备，设备噪声通过墙体隔声、减振垫及定期对机械设备进行注油润滑等措施。根据《云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，2024年8月12日，玉溪华恒环境科技有限公司对厂界噪声进行监测，监测期间设备运行正常，达到了设计工况的82.94%。监测结果见下表。








表2.3-6    厂界噪声监测结果表
	检测日期
	检测点位
	时间
	噪声值Leq
	标准值
	达标情况

	2024/8/12
	N1：厂界北侧
	昼间（16:15）
	58
	昼间：65dB（A）
夜间：55dB（A）
	达标

	
	
	夜间（22:09）
	46
	
	达标

	
	N2：厂界西侧
	昼间（16:19）
	52
	
	达标

	
	
	夜间（22:14）
	43
	
	达标

	
	N3：厂界南侧
	昼间（16:25）
	45
	
	达标

	
	
	夜间（22:21）
	41
	
	达标

	
	N4：厂界东侧
	昼间（16:34）
	51
	
	达标

	
	
	夜间（22:28）
	44
	
	达标

	2024/8/12
	N1：厂界北侧
	昼间（16:25）
	57
	
	达标

	
	
	夜间（22:02）
	49
	
	达标

	
	N2：厂界西侧
	昼间（16:31）
	50
	
	达标

	
	
	夜间（22:08）
	42
	
	达标

	
	N3：厂界南侧
	昼间（16:36）
	48
	
	达标

	
	
	夜间（22:15）
	43
	
	达标

	
	N4：厂界东侧
	昼间（16:42）
	50
	
	达标

	
	
	夜间（22:23）
	45
	
	达标

	备注
	备注：1、天气情况：晴，风速：1.2~1.4m/s，1.3~1.4m/s。
2、仪器校准：测量前：93.8dB(A)   测量后：93.8dB(A)


根据监测结果，厂界噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。
（4）固体废弃物
项目产生的固体废物分为一般固体废物和危险废物。其中一般固体废物主要为车削屑、废边角料、不合格产品、除尘器收集的除尘灰、废包装物和生活垃圾；危险废物主要为漆渣、废活性炭、废切削液、过滤除尘器废过滤材料、废导轨油及废导轨油桶、废切屑液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶。各类废物产生及处置情况见下表。
表2.3-7   现有项目运营期产生的固体废物情况
	[bookmark: _Toc18827]产生源
	固废名称
	属性
	产生量（t/a）
	收集处置情况

	生产
	车削屑
	一般固废
	9000
	外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料

	
	废边角料
	
	6144.88
	外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料

	
	不合格产品
	
	3000
	外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料

	
	除尘器收集的除尘灰
	
	12.6403
	外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料

	
	废切削液
	危险废物“HW09”“900-006-09”
	9.0
	收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托云南绿力环保科技有限公司清运处置

	
	废切屑液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶
	危险废物“HW49”“900-041-49”
	3.0
	

	
	漆渣
	危险废物“HW12”“900-252-12”
	20.7259
	

	
	废活性炭
	危险废物“HW49”“900-039-49”
	0.5
	

	
	废过滤除尘器过滤材料
	危险废物“HW49”“900-041-49”
	0.24
	

	产品包装
	废包装物
	一般固废
	500
	外售给木制品加工厂

	
	其余废包装物
	一般固废
	200
	收集后外售

	办公生活
	生活垃圾
	——
	104
	收集后由太阳能公司统一委托环卫部门清运处理。

	其它
	废导轨油
	危险废物“HW08”“900-249-08”
	0.5
	云南绿力环保科技有限公司清运处置

	
	废导轨油桶
	危险废物“HW08”“900-249-08”
	0.2
	


2.3.2. 现有项目总量控制指标
项目主要污染物排放总量控制指标为：废气产生量为39014.4万m³/a，颗粒物：0.2318t/a；二甲苯：4.934t/a。
云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目建设完成后于2024年10月16日进行变更，登记编号为：91530402075274217T001X，有效期至2029年10月15日。
2.4. [bookmark: _Toc720]主要环境问题及整改措施
1、危废暂存间的依托可行性
整改措施：现有项目产生的危险废物经收集后依托云南太标再生资源利用有限公司已建成的危险废物暂存间进行暂存，委托云南绿力环保科技有限公司清运处置；后期云南太标再生资源利用有限公司将搬迁，企业需自建危废暂存间进行危险废物的储存。

[bookmark: _Toc4320]3建设项目概况
[bookmark: _Toc16581][bookmark: _Toc8107]3.1项目名称、地点及性质
项目名称：数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目
建设单位：云南太标数控机床有限公司
建设性质：改建
建设地点：云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司厂区内
项目立项依据：玉溪市红塔区发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》，备案号（项目代码）：2602-530402-04-05-998733。
行业类型及代码：制造业-通用设备制造业-机床功能部件及附件制造C-3425
环境影响评价行业类别：三十一、通用设备制造业—金属加工机械制造
项目投资：本项目投资75000万元。
[bookmark: _Toc1541][bookmark: _Toc19398]3.2场区总平面布置及工程建设内容
[bookmark: _Toc32075][bookmark: _Toc8165]3.2.1总平面布置
项目位于“太阳能公司”内，项目区周边布设有“太阳能公司”办公生活区、旗下太阳能生产项目区和废旧汽车拆解项目区。项目规划共计5个车间，其中1#车间为太阳能公司已建的车间，车间为一层钢结构车间，利用闲置区域进行改造；新建4#、6#、7#和9#车间。项目1#车间位于项目区中部，7#车间位于项目区东侧，4#车间和6#车间位项目区西侧，9#车间位于南侧。
新建4#、7#和9#车间的土地来源：2023年1月1日“太阳能公司”将闲置的土地租赁给云南太标数控机床有限公司，租赁总面积为204342.02㎡（相比现有高端数控机床铸件智能化加工生产线项目租赁的61464㎡，新增租赁142878.02㎡），租赁的地块约46000㎡用于蓝莓种植；16036㎡转租给云南太标再生资源利用有限公司进行报废汽车拆解生产线建设，待报废汽车生产线拆除后，该空地块用于建设本项目的4#车间，云南太标再生资源利用有限公司进行报废汽车拆解生产线的搬迁不在本次评价范围内，由云南太标再生资源利用有限公司单独进行环境影响评价。
项目依托的太阳能公司的办公室、倒班宿舍及食堂位于整个项目区北侧，化粪池位于倒班宿舍、办公楼及食堂楼下，隔油池位于食堂，所有废水经同一排口接入园区污水管网，具体详见附图2：项目区平面布置图。
[bookmark: _Toc1326][bookmark: _Toc13460]3.2.2项目工程建设内容
本次项目评价范围涉及1#车间（28992㎡）、4#车间（16036㎡）、6#车间（13410㎡）、7#车间（9277㎡）、9#车间（12200㎡），车间总占地面积79915m2。项目加工生产不涉及冲剪压及焊接工序。
1#车间主要以“智能化、精益化”为导向的系统性改造。首先，将对车间内部布局进行重新规划，依据精益生产理念优化物流路线（设置AGV系统，用于物料物流），减少物料流转距离。其次，将拆除老旧、低效设备，腾出空间用于建设全新的精加工生产线。该生产线将重点配置高精度卧式加工中心和精密磨床，专注于对中小型功能套件进行最终的高精度加工。
4#车间为新建车间，配备起重量达 100 吨以上的重型行车，以满足单件重 200吨铸件的吊装需求（两台行车合抬）。车间内将建设龙门动柱加工中心、龙门动柱加工中心，专门用于加工大型机床的床身、横梁、工作台等核心部件。
6#车间新建车间，车间内布置镗床、刨床、龙门加工中心等设备，主要进行精加工活动。
7#车间、9#车间为新建车间，将密集部署多台高效率的龙门加工中心、龙门动柱加工中心、动台龙门加工中心、进口卧式刨台等设备及加工中心，形成强大的批量化加工能力。
项目生活办公等依托太阳能公司，现太阳能公司内设置有1栋2层的食堂（至少能够容纳2000人）、1栋11层的办公室以及3栋至少能够容纳1584人的宿舍，目前太阳能公司内劳动定员为900人，本次新增劳动定员400人，有足够空间为本项目提供公辅服务。
项目建设完成后，形成年产21600套立加及车床、小件、龙门等各类机床配件的生产规模。
表3.2-1    项目组成一览表
	[bookmark: _Toc7763]项目内容
	规模及功能
	备注

	主体工程
	1#车间
	车间已建，占地面积28992m2，1F钢结构车间，高15m。
根据平面布置图，从内部设置情况如下：
1、设置1680㎡的滑鞍加工区，设置14台龙门加工中心（4028D），3台卧式加工中心（1250高速卧加）；
2、设置1530㎡的工作台加工区，设置10台龙门加工中心（4028D），1台开槽机；
3、设置800㎡的辅助功能工区，设置2台退火炉（电炉），2台时效炉，1台淬火机+60m³的淬火池，配套一台震动时效机，2台龙门导轨磨床（4m粗磨）；
4、设置2091㎡的底座加工区，设置15台龙门加工中心（4028D）；
5、设置2040㎡的立柱加工区，设置9台龙门加工中心（4028D），5台卧式加工中心（1600高速卧加）；
6、设置700㎡的主轴箱粗加工区，设置6台卧式加工中心（HMC8800）；
7、设置2004㎡的主轴箱精加工区，设置16台卧式加工中心（HMC8800）；4台进口卧式加工中心（800型），同时配套1个占地25㎡的铁屑存放中心。
8、设置4488㎡的精磨加工区，设置325㎡检验缓存区2个，250㎡检验缓存区1个；设置12台龙门导轨磨床（4m精磨），设置2台龙门导轨磨床（GDW-30/600H），3台龙门加工中心（4028D），3台卧式加工中心（1250高速卧加）。
9、设置144㎡检测区，设置一套三坐标监测中心。
	使用太阳能公司已建成闲置区域进行改造，并增设设备

	
	
	设置1716㎡的密闭喷漆房，内设置上料、打磨、清洗、批灰、磨灰、喷漆、烘干、下料工序。
	

	
	
	产品仓库：在车间西侧设置一个3456㎡的成品仓库，用于暂存待发货的成品。
	

	
	
	新建一间20㎡的面漆库房，储存本项目面漆、稀释剂等。
	

	
	
	1#车间正北设置一间60㎡的办公室，为简易结构。
	

	
	4#车间
	占地面积16036m2，新建1F钢结构车间，高15m。
根据平面布置图，4#车间分为三个区，从东至西设置粗加工区、半精加工区、精加工区，内部设置情况如下：
1、设置粗加工区4400m2，安装10台龙门动柱加工中心（DZ11040），1台龙门动柱加工中心（DZ20040）；
2、设置半精加工区7856m2，安装9台龙门动柱加工中心（DZ11040），3台龙门动柱加工中心（DZ20040）；
3、设置精加工区3780m2，安装2台龙门动柱加工中心（DZ11040），3台龙门动柱加工中心（DZ20040），2台10米精加龙门磨床（115t）。
	新建

	
	6#车间
	占地面积13410㎡，新建1F钢结构车间，高15m。
根据平面布置图，厂房西侧为成品发货区占地面积为2700㎡、北侧为产品装配区占地面积为2400㎡，其余位置为生产区和通道，占地面积为8310㎡，布置生产设备主要为B-DFP20040龙门动柱加工中心1台；JUARISTI-TX3S-MG20进口卧式刨台2台；8MKW5325A*32Y龙门定梁导轨磨床1台；
17米MKW5325A*40Y龙门动梁导轨磨床1台；
10米TEBASW1000栋梁龙门加工中心1台；
36米THERA36000-2P定梁动柱龙门加工中心1台；
10米-MX5落地式镗铣床1台；
14米-MX7RA落地式镗铣床1台；
ZEISS CMM MMZ G50/100/25龙门行检测三座标1套；
DZ11040龙门加工中心2台；
TB-DFP20040（150t）龙门加工中心1台；
TB-DFP12253龙门加工中心1台；
1250卧式加工中心1台。
	新建

	
	7#车间
	占地面积9277m2，新建1F钢结构车间，高15m。
根据平面布置图，7#车间分为三个区，从东至西设置粗加工区、半精加工区、精加工区，内部设置情况如下：
1、设置粗加工区2466m2，安装5台龙门加工中心（8038D），3台龙门动柱加工中心（DZ11040）；
2、设置半精加工区7856m2，安装7台龙门加工中心（8038D），4台龙门动柱加工中心（DZ11040）；
3、设置精加工区2420m2，安装6台龙门加工中心（8038D），1台龙门动柱加工中心（DZ20040）。
	新建

	
	
	在精加工区设置一间办公室，占地面积为40㎡，为简易结构。
	

	
	9#车间
	占地面积12200m2，新建1F钢结构车间，高15m。
根据平面布置图，9#车间分为三个区，从东至西设置粗加工区、半精加工区、精加工区，内部设置情况如下：
1、设置粗加工区2466m2，安装4台龙门加工中心（8038D），4台龙门动柱加工中心（DZ11040），2台103刨台（45吨），1台龙门加工中心（6038D）；
2、设置半精加工区7856m2，安装4台龙门加工中心（8038D），3台龙门动柱加工中心（DZ11040），5台龙门加工中心（6038D），3台龙门加工中心（4028D）；
3、设置精加工区2420m2，安装1台龙门加工中心（8038D），6台龙门加工中心（6038D），2台龙门加工中心（4028D），2台龙门动柱加工中心（DZ11040）。
	新建

	储运工程
	1#车间面漆库房
	占地面积20m2，集装箱结构，地面按重点防渗建设，设置导流渠、收集池及泄漏检测仪，主要用于堆放面漆、稀释剂。
	新建，位于1#车间内

	
	1#车间辅料储存区
	占地面积20m2，车间地面重点防渗，设置围堰。主要用于存放未使用的导轨油、切削液、除油剂（用于清洗完成打磨的铸件），切削液、导轨油和除油剂均为180kg铁桶装。
	改造，位于1#车间内

	依托工程
	办公室
	项目管理层、销售层以及技术工人办公依托太阳能公司已建有的11层办公楼。
	依托太阳能公司现有

	
	食堂
	项目食堂依托太阳能公司已建设的1栋2层的食堂。
	依托太阳能公司现有

	
	倒班宿舍
	项目依托太阳能公司已建设的3栋倒班宿舍。
	依托太阳能公司现有

	公用工程
	供水
	本项目水源来自市政供水管网，依托太阳能公司内已经接入的管网，项目从太阳能公司接入管网口接入。
	依托太阳能公司现有

	
	排水
	项目排水采用清污分流制：雨水通过厂区收集沟收集后排入园区雨水管网；食堂废水通过隔油池（10m3）处理后会同其他生活污水经化粪池（食堂楼下建有1个30m3的化粪池、办公楼下建有1个60m3的化粪池、宿舍楼下建有1个30m3的化粪池）预处理后，排入市政污水管网进入到玉溪市第二污水处理厂处理。
	厂区内的污水管网依托太阳能公司现有；切削液循环系统新建

	
	供电
	占地面积126m2，两层砖混结构建筑，依托太阳能公司内已建设有的供电线路，从内部铺设电缆接线至本项目设备。
	依托太阳能公司现有

	
	供气系统
	2#车间喷漆空压站
	现有2#车间旁设有一个喷漆空压站占地面积为40m2，设置新增2台空压机，用于本项目喷漆房使用；2台GA75SDP空压机；单台供气压力为0.7-1.35Mpa，供气能力为9.7-13.8m³/min；
	新增2台空压机

	环保工程
	废气治理
	生产车间安装排风扇；打磨工位和磨灰工位粉尘采用“集气罩+布袋除尘器”工艺处理，处理后的废气由1根18m高的排气筒排放（排口编号为DA003）；项目喷漆工位及烘干工位废气采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004）。
	新建，打磨区域和磨灰区域排气筒为同1根；喷漆车间排气筒为单独1根

	
	废水治理
	食堂废水通过隔油池（10m3）处理后会同其他生活污水经化粪池（食堂楼下建有1个30m3的化粪池、办公楼下建有1个60m3的化粪池、宿舍楼下建有1个30m3的化粪池）预处理后经过园区管网进入到玉溪市第二污水处理厂处理。
	依托太阳能公司现有

	
	噪声
	生产设备安装基础减震垫、厂房隔声；新建的空压机、风安装消声器，同时配套隔音屏障。
	新建

	
	固废治理
	生活垃圾
	项目区内设置垃圾桶，统一收集后由环卫部门清运处置。
	依托太阳能公司现有

	
	
	一般固废暂存点
	主要堆存废边角料、废次不合格品、车削屑、废包装物、除尘器收集的除尘灰、生活垃圾等。
	新建

	
	
	危险废物暂存间
	本项目新建一间20㎡的危险废物暂存间，设置重点防渗措施，危险废物委托云南绿力环保科技有限公司清运处置。
	新建

	
	环境风险
	事故水池
	1个，容积1500m3，用于收集事故状态下的事故废水，管网太阳能公司已建成，项目依托使用。
	依托太阳能公司公司现有


[bookmark: _Toc12820]3.3产品方案及主要原辅材料消耗情况
[bookmark: _Toc4777][bookmark: _Toc31454]3.3.1产品方案
（1）原有项目产能
现有项目产品方案为立式、龙门等各类机床配件，各个产品的产量及相关参数见下表：
表3.3-1   现有项目产品方案
	序号
	产品
	产品重量（t/a）

	1
	立式套件
	77500

	2
	龙门套件
	42500

	总计
	120000


（2）本项目产能
项目建成后主要是21600套立式、龙门等各类机床配件，合计总重量为12w吨/a，各产品生产规模见下表。
表3.3-2  项目产品方案及生产规模一览表
	序号
	名称
	产品数量（套/a）
	产品重量t/a
	备注

	1
	立式套件
	18000
	100000
	包含底座、立柱、滑鞍、工作台、主轴箱五大件。

	2
	龙门套件
	3600
	20000
	包含床身、底座、横梁、工作台、主轴箱五大件

	合计
	21600
	120000
	/


（3）本项目建成后全厂产能
项目建成后主要是21600套立式、龙门等各类机床配件，产品均为机床套件，合计总重量为24万吨/a，各产品生产规模见下表。
表3.3-3  本项目建成后全厂的产品方案及生产规模一览表
	序号
	名称
	产品重量t/a
	备注

	1
	立式套件
	177500
	包含底座、立柱、滑鞍、工作台、主轴箱五大件。

	2
	龙门套件
	62500
	包含床身、底座、横梁、工作台、主轴箱五大件

	合计
	240000
	/


[bookmark: _Toc16332][bookmark: _Toc16590]3.3.2主要原辅材料
1、原辅材料组成及消耗量
项目主要原辅材料消耗情况见下表。
表3.3-4  本项目原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	消耗量
	最大储存量
	形态
	包装形式、规格
	储存位置
	备注

	1
	铸件毛坯
	21600套
	/
	固态
	/
	/
	来源于云南太标精工铸造有限公司、来件加工、本项目不设置毛坯件暂存区

	2
	切屑原液
	3.15t/a
	1t
	液态
	铁桶，180kg/桶
	新建的1#生产车间内部辅料储存区
	用于加工中心、磨床、铣床上冷却设备，1L切屑原液21L水配置后混合使用

	3
	防锈液
	8t/a
	5t
	液态
	铁桶，180kg/桶
	
	用于导轨面防锈

	4
	导轨油
	5t/a
	1t
	液态
	铁桶，180kg/桶
	
	用于设备润滑

	5
	面漆（锤纹）
	60t/a
	5t
	液态
	塑料桶装，25kg/桶
	新建的1#车间面漆库房
	用于喷漆车间铸件喷漆

	6
	面漆（桔纹）
	20t/a
	3t
	液态
	塑料桶装，25kg/桶
	
	用于喷漆车间铸件喷漆

	7
	面漆稀释剂
	25.15t/a
	3t
	液态
	塑料桶装，25kg/桶
	
	加入面漆中使用

	8
	除油剂
	1t/a
	0.5t
	液态
	塑料桶装，25kg/桶
	
	主要用于清洁完成打磨的铸件。

	9
	腻子粉
	65t/a
	5t
	粉末
	25kg/袋
	新建的1#生产车间内部辅料储存区
	主要用于磨灰阶段。

	10
	活性炭
	1.5t/a
	/
	固态
	/
	/
	主要用于喷漆车间有机废气治理。

	能源

	1
	水
	7128t/a
	/
	液态
	管网输送
	/
	依托太阳能公司自来水管。

	2
	电
	1350万kW·h/a
	/
	/
	电网输送
	/
	依托现有变电站，铺设电缆接线。

	注：锤纹漆和桔纹漆中已经配置分装的固化剂甲苯-2,4-二异氰酸酯（TDI），使用时将分装袋的TDI导入油漆桶中搅拌后，形成交联的漆膜。
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2、原辅材料理化性质
（1）切屑原液
切屑原液是一种半合成型矿物油，由矿物油（30%）、合成脂、表面活性剂等组成，用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削原液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的润滑冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。
（2）防锈液
防锈液是以树脂为成膜材料，加入基础油、高分子防锈添加剂、助剂、抗氧化添加剂等精制而成。属硬膜长效防锈油，该产品具有防锈膜干爽，防锈时间长（2-3年），对潮湿和含盐的气雾有很强的抗蚀能力。硬膜防锈油保留了大部分硬膜防锈油的性能，是经济型产品。
（3）导轨油
导轨油是导轨专用的润滑油，一般用在高碳钢材质，和轴承钢材质机械设备配件当中，能够减少机械之间的损耗和摩擦，具有防锈，防氧化，润滑，粘附作用。
（4）锤纹漆
根据企业提供的成分分析可知，项目使用的锤纹漆主要由50-60%丙烯酸树脂、10-15%乙酸丁酯、1.5%膨润土、10-15%硫酸钡、0.3%分散剂、1-2%炭黑、6%铝粉、20%消泡剂、0.3%流平剂、15%异氰酸酯组成，主要用于钢材及其他黑色金属表面处理，防止生锈，经过锤纹漆的金属表面，有一层形似凹凸不平的锤击斑纹，多用于高级仪器、仪表的表面涂饰。
（5）桔纹漆
根据企业提供的成分分析可知，项目使用的桔纹漆主要由55-65%丙烯酸树脂、10-15%乙酸丁酯、1%膨润土、10-15%硫酸钡、0.3%分散剂、10-15%钛白粉、0.3%消泡剂、0.3%流平剂、20%异氰酸酯组成，主要用于钢材及其他黑色金属表面处理，防止生锈，漆膜表面有清晰的桔皮状凹凸花纹‌，立体感强，看起来像橘子皮表皮 ，‌遮盖力特别强。
（6）面漆稀释剂
本项目根据企业提供的溶剂化学品安全技术说明书，可知主要成分为20%仲丁酯、15%二甲酸酯、3%异丙醇、60%碳酸二甲酯、2%乙二醇单丁醚，稀释剂主要是改善面漆的使用性能。
（7）除油剂
除油剂主要是由多种表面活性剂及助洗剂（碳酸钠、硅酸钠、EDTA）等配制而成。呈液状清洗剂，因此使用简便。可轻易去除各种物质表面的润滑油脂、碳剂、霉斑等，使用安全、简便、经济、效果显著。具有强力渗透乳化，去污速度快；含独特的锈抑制剂，兼具短期防锈；不燃不爆；呈弱碱性，不腐蚀机器和设备的特点。
[bookmark: _Toc32163][bookmark: _Toc8580]3.4主要生产设备
项目龙门加工中心是专为‌大型、重型及复杂结构工件‌设计的高刚性数控装备，核心功能是实现‌多工序一次装夹完成铣、镗、钻、攻及多面/曲面高精度加工设备；通过自动换刀系统（刀库容量通常 24-60 把）在一次装夹中完成全流程，减少累积误差。
卧式加工中心为‌工件一次装夹后自动换刀，完成多面、多工序（铣、镗、钻、攻丝等）精密复合加工设备；一次性完成铣、钻、镗、攻丝及部分车削工序。
根据企业提供的平面布置图及《数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目可行性研究报告》项目运营期主要设备（均为新增）见下表。
表3.4-1   本项目主要生产设备一览表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	一、1#车间

	1
	龙门加工中心
	4028D龙门
	台
	51

	2
	卧式加工中心
	1600高速卧加
	台
	5

	3
	卧式加工中心
	HMC8800
	台
	22

	4
	进口卧式加工中心
	800卧加工作台
	台
	4

	5
	卧式加工中心
	1250高速卧加
	台
	6

	6
	龙门导轨磨床
	4米精磨
	台
	12

	7
	龙门导轨磨床
	4米粗磨
	台
	2

	8
	龙门导轨磨床
	磨600（GDW-30/600H）
	台
	2

	9
	开槽机
	/
	台
	1

	10
	退火炉
	/
	台
	2

	11
	淬火机+60m³淬火池
	/
	套
	1

	12
	震动时效机
	/
	台
	1

	13
	欧式行车
	/
	套
	16

	14
	检测设备
	三座标
	套
	1

	二、4#车间

	1
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	台
	22

	2
	龙门动柱加工中心
	DZ20040
	台
	8

	3
	10米精加龙门磨床
	115吨
	台
	2

	4
	欧式行车
	/
	套
	12

	5
	检测设备
	/
	套
	1

	三、6#车间

	1
	龙门动柱加工中心
	B-DFP20040
	台
	1

	2
	进口卧式刨台
	JUARISTI-TX3S-MG20
	台
	2

	3
	龙门定梁导轨磨床
	8米MKW5325A*32Y
	台
	1

	4
	龙门动梁导轨磨床
	17米MKW5325A*40Y
	台
	1

	5
	栋梁龙门加工中心
	10米TEBASW1000
	台
	1

	6
	定梁动柱龙门加工中心
	36米THERA36000-2P
	台
	1

	7
	落地式镗铣床
	10米-MX5
	台
	1

	8
	落地式镗铣床
	14米-MX7RA
	台
	1

	9
	龙门行检测三座标
	ZEISS CMM MMZ G50/100/25
	台
	1

	10
	龙门加工中心
	DZ11040
	台
	2

	11
	龙门加工中心
	TB-DFP20040（150t）
	台
	1

	12
	龙门加工中心
	TB-DFP12253
	台
	1

	13
	卧式加工中心
	1250
	台
	1

	四、7#车间

	1
	龙门加工中心
	8038D
	台
	18

	2
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	台
	7

	3
	龙门动柱加工中心
	DZ20040
	台
	1

	4
	欧式行车
	/
	套
	8

	五、9#车间

	1
	龙门加工中心
	8038D
	台
	9

	2
	龙门加工中心
	6038D
	台
	12

	3
	龙门加工中心
	4028D
	台
	5

	4
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	台
	9

	5
	103刨台
	45吨
	台
	2

	6
	欧式行车
	/
	套
	7

	六、喷漆房

	1
	手提式砂轮机
	/
	台
	2

	2
	封膜机
	/
	台
	2

	3
	手工喷枪
	/
	台
	6

	4
	风机
	12000m3/h
	台
	1

	5
	风机
	50000m3/h
	台
	1

	6
	集气罩（打磨工位、磨灰工位）
	半密闭收集罩，顶部为吸风罩，双侧边为快速卷帘门，后侧封边
	个
	4

	7
	布袋除尘器
	/
	台
	1

	8
	干式过滤除尘器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧
	/
	套
	1

	9
	GD空压机
	GA75SDP
	台
	2


[bookmark: _Toc28032][bookmark: _Toc2379]3.5公用工程
[bookmark: _Toc6135][bookmark: _Toc28193]3.5.1给水
本项目水源来自市政供水管网，项目依托太阳能公司已接入厂区的管网，项目用水自太阳能公司已接入的管网接口接入，供水能保证项目需要。
[bookmark: _Toc4982][bookmark: _Toc29107]3.5.2排水
项目排水采用清污分流制：雨水通过园区内雨水管网排入附近水体，项目生产过程中切屑液循环使用，定期补充损耗；食堂废水通过隔油池（10m3）处理后会同其他生活污水经化粪池（食堂楼下建有1个30m3的化粪池、办公楼下建有1个60m3的化粪池、宿舍楼下建有1个30m3的化粪池）预处理后经过园区管网进入到玉溪市第二污水处理厂处理。
[bookmark: _Toc13603][bookmark: _Toc32010]3.5.3供电
项目用电由工业园区接入，依托太阳能公司内已建设有的供电线路，项目设置一个配电室，内部设置有1台2500KV干式变压器。项目从现有变电站接线至项目，能保证项目用电需求。
[bookmark: _Toc26002][bookmark: _Toc13206]3.5.4消防
本项目严格依据《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》，采取行之有效的防火技术和措施。具体措施如下：
（1）厂房之间设置消防通道。
（2）建筑物的耐火等级均为二级，严格遵守《建筑设计防火规范》（2001版）的要求，设置防火墙和防火门，疏散距离、疏散楼梯，疏散宽度应满足规范要求，采用不燃和难燃建筑材料。
（3）室外设置消火栓，消防水量按15L/s考虑，设置满足间距80～120m的要求。车间室内设计配置消防栓，消防用水量按10L/s考虑。设置室内外消火栓及水泵接合器，配备消防水泵。
[bookmark: _Toc28158][bookmark: _Toc26178]3.6生产制度及劳动定员
工作制度：年工作300天。车间生产操作人员实行三班制，每班8小时；管理人员实行白班8小时工作制。
劳动定员：现有劳动定员500人，现有太阳能公司劳动定员为400人，项目新增劳动定员400人，本项目建成后合计劳动定员为1300人。
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[bookmark: _Toc26508][bookmark: _Toc15601][bookmark: _Toc450603572][bookmark: _Toc430201379][bookmark: _Toc430953662][bookmark: _Toc4248][bookmark: _Toc430953870]4建设项目工程分析
[bookmark: _Toc779][bookmark: _Toc14145]4.1建设项目工艺流程及产污环节分析
[bookmark: _Toc5670][bookmark: _Toc11716]4.1.1工艺流程
项目不设置熔炼和铸造工艺，加工过程中无焊接工序，铸件全部由云南太标精工铸造有限公司提供，铸件底漆喷涂和毛坯铸件合格工序已在云南太标精工铸造有限公司项目区内完成，本项目不涉及。项目产品为立式、龙门等各类机床配件，项目工艺流程如下：

[image: ]
图4.1-1项目工艺流程及产污节点图
[bookmark: _Toc2325]
[bookmark: _Toc8444]4.1.2工艺流程简述
项目产品为立加及卧铣、车床、龙门和小件，主要由底座、立柱、滑鞍、工作台、主轴箱等主要零部件构成，其中底座、立柱、滑鞍分为硬轨机型和线轨机型，工作台、主轴箱为硬轨机型。具体工艺流程如下：铸件、零配件采购入库→原材料检查及分类→毛坯件粗加工→毛坯件半精加工→淬火（仅1#车间设置淬火工序，根据订单部分零部件需要进行淬火）→时效消除应力→毛坯件精加工→产品质检→65%零部件喷漆后刷防锈油，35%直接涂刷防锈油→装配待售。
项目区不设置原料仓库，毛坯件底漆和铸件质检在云南太标精工铸造有限公司完成。
本项目各个工序描述如下：
1、图纸的审核与刀具及工装的确定
先由车间主任对图纸进行评审，对精度要求的审核及重要尺寸的标注，方便操作工对图纸由直观的认知。根据不同的产品分析刀具是否需要特殊刀具和是否需要做特殊工装；
2、铸件的检验
对进厂铸件进行尺寸的检验，合格的进入生产车间AGV上料系统，不合格的运输返回铸造厂。
3、原材料粗加工
（1）卧式加工中心（由底座、立柱、滑鞍、工作台、主轴箱组成）
①底座、立柱：毛坯找正→固定工件→找工件坐标→先将脚包铣完→中心钻引孔→打孔→ 反刮→攻丝→毛坯找正→固定工件→找工件坐标→铣大面→立铣刀铣侧面→三面刃铣下导轨→中心钻引孔→打丝杆座孔→攻丝→松压板→精铣导轨面→高频淬火机对导轨大面、主靠面进行淬火处理→通过震动设备进行人工时效处理，时间为1小时→转移至精磨对导轨靠面和主靠面进行精磨加工。
②滑鞍：毛坯找正→固定工件→找工件坐标→铣大面→立铣刀铣侧面→中心钻引孔→打孔→攻丝→松压板→松压板→精铣导轨面→以加工好的正面线轨面作为基准→固定工件→找工件坐标→铣大面→立铣刀铣侧面→中心钻引孔→打压板面、丝杆座的孔→以加工好的正面线轨面作为基准→固定工件→找工件坐标→铣大面→立铣刀铣侧面→中心钻引孔→镗压板面、丝杆座的孔；
③工作台：毛坯找正→固定工件→找工件坐标→铣压板面，贴皮面→立铣刀铣主靠面及箱条面→中心钻引孔→打孔→攻丝→松压板→以加工好的背面滑块面作为基准→固定工件→找工件坐标→铣大面→立铣刀铣侧面及开槽 T 型槽→根据图纸要求加工钣金孔及油孔→对工件表面进行高频淬火处理→通过震动设备进行人工时效处理，时间为1小时→粗工作台大面和中 T 进行磨屑加工→精铣背面贴皮面，座子安装面→上机加对耐磨皮面上开宽 8MM 深度 0.8MM 的油槽→转移至精磨对导轨靠面和主靠面进行精磨加工；
④主轴箱：毛坯找正→固定工件→找工件坐标→铣贴皮面→面铣刀铣侧面→粗镗孔单边预留 2mm→中心钻引孔→打压板面孔→攻丝→以加工好的底面滑块面作为基准→固定工件→找工件坐标→铣四周→中心钻引孔→打侧面板筋孔→以加工好的侧面作为基准，固定后对耐磨皮进行精加工和主轴孔进行精加工；
（2）龙门加工中心（由床身、工作台、横梁、主轴箱、立柱）
毛坯找正→固定工件→找工件坐标→先将脚包铣完→中心钻引孔→打孔→ 反刮→攻丝毛坯找正→固定工件→找工件坐标→铣大面→立铣刀铣侧面→中心钻引孔→打孔→攻丝→松压板→让刀槽加工→半精加工线轨靠面和线轨面→根据图纸要求加工钣金孔。
4、检验
加工完成的零部件，进入质检车间质检，合格产品进入下一步工序，结构、精度等不合格的零部件返给云南太标精工铸造有限公司，其他情况返修至合格。
5、喷漆或涂刷防锈油
质检合格后70%的零部件进入喷漆车间（打磨→擦拭清洁→批灰→磨灰→喷漆→电烘干）喷漆后涂刷防锈油，30%零部件直接进入成品车间涂刷防锈油，然后装配得到产品。
表4.1-1    项目产污环节及污染物一览表
	[bookmark: _Toc11524]编号
	污染物名称
	产生环节
	治理措施

	G1
	打磨粉尘
	打磨工位
	集气罩收集后，通过管道进入到布袋除尘器处理，处理后的废气经18m高排气筒排放（排口编号为DA001）

	G2
	磨灰粉尘
	磨灰工位
	集气罩收集后，通过管道进入到布袋除尘器处理，处理后的废气经18m高排气筒排放（排口编号为DA001）

	G3
	TVOC
	喷漆工位
	“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA002）

	G4
	TVOC
	烘干工位
	

	S1
	车削屑
	车床加工
	外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料

	S2
	废边角料
	机加工过程
	

	S3
	不合格产品
	零部件尺寸检验
	

	S4
	除尘器收集的除尘灰
	布袋除尘器
	

	S5
	废包装物
	成品包装
	废木包装箱，外售给木制品加工厂回收利用；其余废包装物收集后外售。

	S6
	废切削液
	车床检修停产
	收集后暂存于危险废物暂存间内，委托云南绿力环保科技有限公司进行清运处置。

	S7
	废导轨油
	设备保养
	

	S8
	废导轨油桶
	设备更换导轨油
	

	S9
	废切屑液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶
	生产过程
	

	S10
	漆渣
	有机废气治理
	

	S11
	废活性炭
	有机废气治理
	

	S12
	废过滤除尘器过滤材料
	有机废气治理
	

	S13
	废催化剂
	有机废气治理
	

	S14
	除油擦拭废液、擦拭废抹布
	生产过程
	

	生产过程伴随着噪声产生。


[bookmark: _Toc5431][bookmark: _Toc369582227][bookmark: _Toc381912036]4.2项目物料、水等相关平衡
[bookmark: _Toc2113][bookmark: _Toc5826]4.2.1物料平衡
项目年处理铸件毛坯120000吨、腻子粉65吨（用于抹灰）、面漆（锤纹）60吨、面漆（桔纹）20吨、稀释剂25.15吨（20%仲丁酯、15%二甲酸酯、3%异丙醇、60%碳酸二甲酯、2%乙二醇单丁醚），根据建设单位提供信息，本项目机床铸件生产线产品率约95%，有5%的总损耗率（6000吨）。项目物料平衡详见下表及图4.2-1。
表4.2-1   项目金属物料平衡表
	序号
	投入
（t/a）
	产出（t/a）

	
	物料名称
	数量
	物料名称
	数量

	1
	铸件毛坯
	120000
	产品
	104519.43

	2
	腻子粉
	65
	车削屑
	6000

	3
	面漆（锤纹）
	60
	废边角料
	3600

	4
	面漆（桔纹）
	20
	不合格产品
	6000

	5
	稀释剂
	22.12
	DA003排口排放颗粒物
	0.103

	6
	/
	/
	布袋除尘器收集的除尘灰
	10.147

	7
	/
	/
	无组织逸散粉尘
	0.54

	8
	/
	/
	无组织排放的TVOC
	1.845

	9
	/
	/
	DA004排口排放的TVOC
	4.452

	10
	/
	/
	治理设施处理的TVOC
	30.603

	合计
	120167.12
	合计
	120167.12


[bookmark: _Toc25120][bookmark: _Toc26039]4.2.2TVOC平衡
面漆（锤纹）60吨（TVOC为乙酸丁酯占比15%、TDI	占比为20%）、面漆（桔纹）20吨（TVOC为乙酸丁酯占比15%、TDI占比为15%）、稀释剂22.12吨（工业级乙酸丁酯纯度为99%），参考最不利因素考虑TVOC（20%仲丁酯、15%二甲酸酯、3%异丙醇、60%碳酸二甲酯、2%乙二醇单丁醚）按全部挥发来算，面漆中的TDI成分80%与面漆固分形成交联的漆膜，TDI不再挥发；20%自然挥发，则项目TVOC产生量为36.9t/a，封闭的喷漆房对TVOC的收集效率为95%，则项目TVOC平衡如下。
表4.2-3   TVOC平衡一览表  单位t/a
	序号
	投入
（t/a）
	产出（t/a）

	
	物料名称（TVOC占比）
	数量
	物料名称
	数量

	1
	锤纹面漆（乙酸丁酯）
	9
	未被集气系统收的TVOC
	1.845

	2
	桔纹面漆（乙酸丁酯）
	3.0
	未被活性炭吸附从DA004排口排放的TVOC
	3.505

	3
	锤纹面漆（TDI）
	2.4
	活性炭吸附的TVOC
	31.55

	4
	桔纹面漆（TDI）
	0.6
	其中活性炭吸附的TVOC
	催化燃烧的TVOC
	30.603

	5
	稀释剂TVOC（20%仲丁酯、15%二甲酸酯、3%异丙醇、60%碳酸二甲酯、2%乙二醇单丁醚）
	21.9
	
	催化燃烧后从DA004排口排放的TVOC
	0.947

	合计
	36.9
	合计
	36.9



[image: ]
图4.2-3    TVOC平衡图  
[bookmark: _Toc4088]4.2.3水平衡
本项目水平衡图详见如下：
[image: ]
图4.4-2    项目水平衡图  单位：m3/d
[bookmark: _Toc3344][bookmark: _Toc5831]4.3施工期污染源分析
项目1#车间为已建车间的闲置区域，车间为一层钢结构车间，1#车间按工艺要求进行改造后，直接安装设备；新建4#、6#、7#和9#车间，车间主要建筑结构为钢结构及少量砖混结构，施工工艺简单，施工设备较少，工程量较少，项目计划建设期17个月，项目在建设期间，需要消耗一定的钢材、水泥、木材、沙石、砖等建筑材料。所用到的材料均用汽车运输进入施工现场。项目施工期施工人员为100人，不在项目区食宿，施工期主要污染为废气、废水、固废、噪声、生态及水土流失等。
施工期工序及污染工艺流程，如下图所示：


图4.3-1  施工期1#车间建筑工艺流程及产污节点图



图4.3-2  施工期4#、6#、7#、9#车间建筑工艺流程及产污节点图
1#车间工程施工简述：
（1）内部分区改造：采用人工加机械的方式对生产车间需要改造的地方进行施工，过程中会有建筑垃圾、汽车尾气、机械噪声产生。
（2）设备安装：项目设备安装时，钻机、电锤、切割机等产生噪声，废弃物料及生活污水。
4#、6#、7#、9#车间工程施工简述：
项目拟建的4#、6#、7#、9#车间场地较为平整，不需要进行场地平整，工程施工包括土石方开挖、主体建筑、装修。新建过程会有建筑垃圾、扬尘、汽车尾气、机械噪声产生。
[bookmark: _Toc3977][bookmark: _Toc20671]4.3.1施工期废气污染源分析
1、施工扬尘
根据云南省环境监测中心站对建筑施工现场的扬尘污染监测，不采取措施时，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，在300m处低于0.5mg/m3，所以施工期无组织排放的扬尘污染范围在300m以内，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外污染较小。在正常情况下，施工活动产生的扬尘在此范围内近地面环境空气中的TSP浓度为5.0~0.5mg/m3，经洒水抑尘以后，扬尘浓度可以减少80%，施工扬尘影响范围内的TSP浓度约为1.0~0.1mg/m3，在施工期，采取洒水降尘及对堆场进行遮盖等措施可以进一步降低近地面扬尘对场界外的影响，故项目场界TSP浓度应小于1.0mg/m3，在项目300m处TSP浓度应小于0.1mg/m3。
施工车辆在施工场地内也会造成施工作业场所近地面扬尘浓度升高，本项目中施工道路扬尘主要集中在工程施工区内的进场道路。施工车辆引起的扬尘对区内路边30m范围影响较大，而且形成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，一般浓度范围在1.5～30mg/m3。施工车辆产生的扬尘主要集中在施工场界内，为减少施工车辆扬尘产生量及影响，施工及运输车辆通过加盖篷布和进出工地清洗轮胎等措施后，可有效降低施工车辆在场区内产生的道路扬尘。
2、施工机械废气
项目施工期较长，在施工工程中用到的推土机、挖掘机、装载机及运输卡车以及使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。
[bookmark: _Toc31067][bookmark: _Toc32644]4.3.2施工期废水污染源分析
施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水和场地雨水。
1、施工废水
施工废水主要产生于工具清洗，污染物以大量的泥沙悬浮物为主，此类废水量小，收集沉淀后用于场地洒水抑尘，无外排。
为有效降低运输车辆扬尘、保持项目区外环境的清洁，含泥量大的汽车进行轮胎冲洗，冲洗废水经临时收集池收集沉淀用于场地洒水，无外排。
2、施工人员生活污水
用水量按照40L/d·人计，生活污水产生量为4m3/d，生活污水浓度类比其他类似施工工程，CODcr为250mg/L，BOD5为150mg/L，SS为200mg/L。施工期工人依托使用太阳能公司已设置的厕所，产生的生活污水通过太阳能公司化粪池处理后经污水管网进入玉溪市第二污水处理厂处理。
3、场地雨水
施工过程如遇下雨，施工场地不可避免会遭遇降雨冲刷，使得施工场地成为面源污染源。暴雨时，施工场地地表初期雨水径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥及其它地表固体污染物，初期雨水径流产生的主要污染物为SS。通过临时排水沟收集进入临时沉淀池沉淀后回用于非雨天场地洒水降尘或施工用水，不外排。合理安排工期，避免在暴雨天进行作业，减小降雨冲刷水对地表水的影响。
[bookmark: _Toc26257][bookmark: _Toc30449]4.3.3噪声污染源分析
[bookmark: _Toc189109871]项目建设期间主要是1#车间改造及设备安装、4#、6#、7#、9#s生产车间新建，主要是电锯、电钻、挖土机、装载机、切割机等机械设备运行产生的噪声，其声级在85~105dB（A）左右。
表4.3-1  施工阶段主要设备噪声级
	施工阶段
	声强
	声级dB（A）

	1#车间改造及设备安装阶段
	电钻
	95

	
	电焊
	85

	
	手工钻
	90

	
	无齿锯
	95

	4#、6#、7#、9#车间建设阶段
	挖土机
	80

	
	装载车
	90

	
	电锯
	100

	
	切割机
	100

	
	吊车
	90

	
	运输车辆
	90

	
	捣拌机
	95


项目1#车间改造施工和设备安装施工在室内，在昼间施工，施工量小，周期短；4#、6#、7#、9#车间建设阶段主要是装载机、挖土机、切割机等设备噪声源较大，距离7#车间最近的关心点为160m处的玉溪七中，4#车间最近关心点为200m处的和乐村，项目噪声经过厂界围墙隔声以及距离衰减后，对周边环境敏感点影响较小。
[bookmark: _Toc29917][bookmark: _Toc26400]4.3.4施工期固体废弃物污染源分析
项目施工期固体废物主要是废土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
1、废土石方
项目废土石方主要来源于4#、6#、7#、9#车间建设，项目车间场地较为平整，车间为1F钢结构建筑，场地平整及基础施工土石方工程量小，产生的少量土石方委托运输单位清运至住建部门指定堆放地点。
2、施工建筑垃圾
[bookmark: _Toc361602139][bookmark: _Toc359245884][bookmark: _Toc358149676][bookmark: _Toc358039892]施工期建筑垃圾主要为生产车间装修废弃边角料、设备包装材料，产生量约为20t，产生的固废能回收利用的部分，例如木制（铁制）材料等，余下部分按当地相关部门规定，运到指定地妥善处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。
3、生活垃圾
施工期施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，施工人员50人，则生活垃圾产生量为25kg/d，整个施工期产生4.5t。生活垃圾依托现有生活垃圾收集桶收集，委托环卫部门清运处置。
[bookmark: _Toc1618][bookmark: _Toc11823]4.4运营期污染源分析
[bookmark: _Toc18645][bookmark: _Toc23266]4.4.1废气污染源分析
1、有组织废气
（1）打磨工位（G1）及磨灰工位（G2）粉尘（排口编号：DA003）
根据本项目工艺流程，产品喷漆之前需要对铸件进行打磨、磨灰，该过程会产生颗粒物。项目设置有2个打磨工位，2个磨灰工位。打磨工位和磨灰工位均设置集气罩（半密闭收集罩，后侧为吸风罩，双侧边为快速卷帘门，顶部封边），打磨及磨灰产生的粉尘经过集气罩收集后，通过管道进入到布袋除尘器处理，处理后的废气经18m高排气筒排放（排口编号为DA003）。由于排污许可证核发与申请规范中无行业污染源强核算技术指南，因此本次核算按未纳入排污许可管理行业适用的产排污系数来计算，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”中的“14、涂装-涂腻子、腻子打磨”，排污系数为：工业废气量1233235m³/吨-原料，颗粒物产生量为166kg/吨-原料，根据企业提供的资料项目使用腻子粉为65吨，则项目粉尘产生量为10.79t/a。设置的集气罩收集效率为95%，布袋除尘器除尘效率为99%，则项目打磨、磨灰过程中粉尘的排放量为0.103t/a，0.014kg/h，由于项目风机处理风量为80160275m3/a，合计11133.37m³/h，本项目风机风量取整后，环评设计风量为12000m³/h，则排放浓度为1.17mg/m3。
（2）喷漆废气（排口编号：DA004）
面漆（锤纹）60吨（TVOC为乙酸丁酯占比15%、TDI	占比为20%）、面漆（桔纹）20吨（TVOC为乙酸丁酯占比15%、TDI占比为15%）、稀释剂22.12吨（工业级乙酸丁酯纯度为99%），参考最不利因素考虑TVOC（乙酸丁酯）按全部挥发来算，面漆中的TDI成分80%与面漆固分形成交联的漆膜，TDI不再挥发；20%自然挥发，则项目TVOC产生量为36.9t/a，5.125kg/h。
采用封闭的喷漆房进行喷涂作业，室内呈微负压，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》‌（环大气〔2019〕53 号）：明确提出“采用全密闭集气罩或密闭车间，收集效率可达 95% 以上，”本项目集气效率取值为95%；根据企业提供的资料项目废气治理工艺为“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”，根据设计单位提供的设计资料，项目过滤除尘材质为玻璃纤维+聚酯纤维，过滤除尘对漆雾的净化效率为99%；活性炭吸附管控值设计为2500PPM，吸附达到管控值时脱附进入催化燃烧阶段，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）6.1.3，当进口NMHC浓度达到100mg/m³以上时，吸附装置的净化效率应不低于90%，故本项目的吸附效率取90%；根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027—2013）6.1.2中“催化燃烧装置的净化效率不得低于97%。”本项目使用的“活性炭吸附/浓缩＋催化燃烧”装置VOCs（以非甲烷总烃计）去除率取97%，本项目催化燃烧对有机废气的净化效率为97%（有机废气的综合去除效率为87.3%），处理后的废气经18m高的排气筒（DA004）排放。根据计算，TVOC排放量为4.452t/a，0.618kg/h，由于项目风机处理风量设计为50000m3/h，则漆雾排放浓度为12.36mg/m3。项目各环节处理废气效率稳定，废气能够稳定达标排放。
本项目年工作日300天，喷漆车间平均日工作时间为24小时（年运行时间为7200h），故处理前后各污染因子的源强和浓度见下表：
表4.4-1   项目有组织废气各污染因子的源强和浓度一览表
	编号
	污染因子
	产生源强kg/h
	产生量t/a
	处理方式
	处理效率
	排放浓度mg/m3
	排放源强kg/h
	排放量t/a

	打磨工位（G1）及磨灰工位（G2）粉尘（排口编号：DA003）
	颗粒物
	1.50
	10.79
	集气罩+集气管道+布袋除尘器
	收集效率95%+除尘效率99%
	1.17
	0.014
	0.103

	喷漆废气（G3、G4、G5）（排口编号：DA004）
	TVOC
	5.125
	36.9
	干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧
	95%的收集效率，综合净化效率87.3%（吸附90%+催化燃烧97%）
	12.36
	0.618
	4.452


2、无组织废气
①打磨、磨灰逸散粉尘
项目打磨、磨灰过程共产生颗粒物10.79t/a，经集气效率为95%的集气罩收集后经过布袋除尘器处理，处理后的废气经18m高排气口（DA003）排放，剩余部分呈无组织排放，无组织逸散量为0.54t/a，经厂房消减后（消减70%）排放量为0.162t/a，0.0225kg/h。
②喷漆车间逸散有机废气
目喷漆房收集效率为95%，则无组织排放量为36.9×（1-95%）=1.845t/a，年生产7200小时，则无组织排放速率为0.251kg/h。
3、非正常工况废气
本项目涉及2个废气排口，DA003为有组织颗粒物排口，DA004为喷漆车间有机废气（TVOC）排口，如果设施处理效率较低或者无治理效果时，会引起项目颗粒物及有机废气超标排放，本次项目非正常工况假设为：DA003排口布袋除尘器处理效率降低至50%及DA004排口喷漆废气催化燃烧治理设施处理效率下降至50%时，操作人员凭对操作参数的变化，判断出治理设备发生故障，按发现治理设备故障至停机检修共需时间为1小时，每年2次计算，则事故排放源强详见下表。
表4.4-2  项目污染源非正常排放量核算一览表
	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度/（mg/m3）
	非正常排放速率/（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次
	应对措施

	1
	打磨及磨灰工位粉尘
	布袋除尘器故障
	颗粒物
	62.50
	0.75
	1
	2
	停产，检修设备

	2
	喷漆车间有机废气
	喷漆废气治理设施故障
	TVOC
	35.40
	1.77
	1
	2
	停产，检修设备



4、污染物汇总
表4.4-3  项目废气产生及排放情况一览表
	序号
	污染源名称
	污染物名称
	产生量（t/a）
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放方式

	1
	打磨及磨灰工位粉尘（G1、G2）
	颗粒物
	10.25
	0.103
	0.14
	1.17
	有组织

	2
	喷漆工位（G3）、烘干工位（G4）
	TVOC（以非甲烷总烃计）
	35.055
	4.452
	0.618
	12.36
	有组织

	3
	打磨、磨灰逸散粉尘
	颗粒物
	0.54
	0.162
	0.0225
	/
	无组织

	[bookmark: _Toc22744]4
	未被收集的喷漆废气
	TVOC（以非甲烷总烃计）
	1.845
	1.845
	0.251
	/
	无组织


[bookmark: _Toc13590]4.4.2废水污染源分析
1、生产废水
[bookmark: _Toc16035]①切削液用水
项目使用车床加工过程中需要使用切削液，切削原液需要与水融合形成切削液后使用，配比为1L切屑原液加入21L水的比例，根据企业提供的设备资料，本项目为199台，估算切削液用量为0.22m³/d，66m³/a。则使用切削原液0.01m³/d，水0.21m³/d；加工中心自带切削液过滤循环系统，采用精密过滤器过滤，由粗滤单元和精滤单元两个单元组成，粗滤单元设置滤网桶和刮板，将大颗粒拦截并自动刮清；精滤单元设置过滤箱体、滤纸带输送及卷绕装置、液位控制系统，确保过滤持续；完成过滤的切削液进入供液系统，由供液泵输送完成净化的切削液。切削液循环使用，自然消耗部分的量定期补充。
②除油擦拭用水
完成打磨的物件需要使用除油剂进行清洗，除油剂主要是由多种表面活性剂及助洗剂（碳酸钠、硅酸钠、EDTA）等配制而成；本项目按照清洗剂和用水按照1∶15的比例进行配置，年使用除油剂1吨，用水量为15m³/a，0.05m³/d，擦拭清洁工序用水循环使用不外排，每周更换一次，每次更换50L的清洁废液，全年更换周期按45周记，则除油清洁废液产生量为2.25t/a。该部分废水属于危废，废物代码“900-007-09”，收集至危废暂存间，定期委托云南绿力环保科技有限公司清运处置。
2、生活污水
本项目新增劳动定员400人，部分工人为周边村子居民，不需要倒班时候不在厂区内住宿，项目在厂区就餐不住宿人员为330人，食宿人员为70人，食堂及倒班宿舍依托太阳能公司已建设的食堂和倒班宿舍，有足够的余量能够完全接纳本项目员工。太阳能公司食堂建设了1个10m3的隔油池和食堂楼下建设了1个30m3的化粪池、办公室楼下建设有1个60m3的化粪池、宿舍楼下建有1个30m3的化粪池，能够完全接纳本项目员工产生的生活污水。
根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），厂区食宿人员用水按100L/人·d计，食宿人员为70人，则用水量7m3/d，产污系数按0.8计，废水产生量为5.6m3/d；其余人员用水按50L/人·d计，就餐不住宿人员为330人，食宿人员为150人，则用水量16.5m3/d，产污系数按0.8计，废水产生量为13.2m3/d。总用水量为23.5m3/d，年工作300天，年用水量为7050m3/a，废水产生量为5640m3/a，18.8m³/d，则本项目生活污水产生及排放量见下表。
表4.4-4    生活用水排水情况估算表
	用水类型
	用水定额
	数量
	用水量
	污水量
	备注

	职工住宿及餐饮用水
	100L/人·d
	70人
	7m3/d
	5.6m3/d
	1680m3/a
	依托太阳能公司的食堂及化粪池

	职工餐饮用水
	50L/人·d
	330人
	16.5m3/d
	13.2m3/d
	3960m3/a
	依托太阳能公司的食堂

	合计
	23.5m3/d（7050m3/a）
	18.8m3/d
	5640m3/a
	/



根据上表计算，项目生活污水产生量为18.8m3/d，食堂废水通过隔油池（10m3）处理后会同其他生活污水经化粪池（食堂楼下建有1个30m3的化粪池、办公楼下建有1个60m3的化粪池、宿舍楼下建有1个30m3的化粪池）预处理后经过园区管网进入到玉溪市第二污水处理厂处理。现有项目生活污水总产生量为34.5m³/d，太阳能公司现有生活污水产生量为40m³/d，厂内化粪池剩余容量为45.5m³/d，剩余容积可容纳本项目产生的所有生活污水，生活污水产生情况见下表：
表4.4-5   生活污水污染物产排情况一览表
	废水量
	污染物种类
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	治理设施
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	排放方式
	排放去向
	排放标准

	5640m3/a
	BOD5
	150
	0.846
	隔油池、化粪池
	9.6
	0.054
	间接排放
	玉溪市第二污水处理厂
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准从严执行

	
	CODcr
	300
	1.692
	
	3.9
	0.022
	
	
	

	
	SS
	250
	1.410
	
	203
	1.145
	
	
	

	
	氨氮
	25
	0.141
	
	0.375
	0.002
	
	
	

	注：根据《云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目竣工环境保护验收监测报告》引用2024年8月12日~13日，玉溪华恒环境科技有限公司对项目生活污水排放口进行监测。


[bookmark: _Toc5057]4.4.3噪声污染源分析

项目生产过程中设备的运行会产生噪声，主要噪声源设备有龙门加工中心、卧式加工中心、风机、刨台、空压机等。主要噪声设备源强汇总见下表，各设备详细信息见下表。
表4.4-6   项目主要噪声源强及其治理措施一览表   单位：dB（A）
	[bookmark: _Toc17551]序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量（台/套）
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段h/a
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	1#车间
	龙门加工中心
	51
	85
	厂房隔声、基础减震
	/
	3
	75.46
	7200
	15
	60.46
	1

	2
	
	卧式加工中心
	33
	80
	
	/
	4
	67.96
	
	15
	52.96
	1

	3
	
	进口卧式加工中心
	4
	80
	
	/
	6
	64.44
	
	15
	49.44
	1

	4
	
	龙门导轨磨床
	16
	90
	
	/
	6
	74.44
	
	15
	59.44
	1

	5
	
	退火炉
	2
	70
	
	/
	5
	56.02
	
	15
	41.02
	1

	6
	
	淬火池
	1
	65
	
	/
	5
	51.02
	
	15
	36.02
	1

	7
	
	欧式行车
	16
	70
	
	/
	6
	54.44
	
	15
	39.44
	1

	8
	
	检测设备
	1
	80
	
	/
	4
	67.96
	
	15
	52.96
	1

	9
	
	开槽机
	1
	90
	
	/
	4
	77.96
	
	15
	62.96
	1

	10
	
	震动时效机
	1
	90
	
	/
	6
	77.96
	
	15
	62.96
	1

	11
	
	空压机
	2
	95
	隔音屏障、基础减震、厂房隔声
	/
	6
	79.44
	
	20
	59.44
	1

	12
	
	风机
	2
	95
	消声器、隔音屏障、基础减震、厂房隔声
	/
	6
	79.44
	
	20
	59.44
	1


表4.4-7  4#车间工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量（台/套）
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段h/a
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	4#车间
	龙门动柱加工中心
	30
	85
	厂房隔声、基础减震
	/
	5
	71.02 
	7200
	15
	56.02 
	1

	2
	
	10米精加龙门磨床
	2
	90
	
	/
	6
	74.44 
	
	15
	59.44 
	1

	3
	
	欧式行车
	12
	70
	
	/
	5
	56.02 
	
	15
	41.02 
	1

	4
	
	检测设备
	1
	80
	
	/
	4
	67.96 
	
	15
	52.96 
	1


表4.4-8  6#车间工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段h/a
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	6#车间
	龙门动柱加工中心
	B-DFP20040
	85
	厂房隔声、基础减震
	{-158.35,-56.69,1}
	10.5
	64.58 
	7200
	15
	49.58 
	1

	2
	
	进口卧式刨台
	JUARISTI-TX3S-MG20
	85
	
	{-152.75,-45.93,1}
	12
	63.42 
	
	15
	48.42 
	1

	3
	
	进口卧式刨台
	JUARISTI-TX3S-MG20
	85
	
	{-166.38,-40.17,1}
	12
	63.42 
	
	15
	48.42 
	1

	4
	
	龙门定梁导轨磨床
	8米MKW5325A*32Y
	90
	
	{-174.45,-51.31,1}
	9.7
	70.26 
	
	15
	55.26 
	1

	5
	
	龙门动梁导轨磨床
	17米MKW5325A*40Y
	90
	
	{-190.77,-45.16,1}
	9.7
	70.26 
	
	15
	55.26 
	1

	6
	
	栋梁龙门加工中心
	10米TEBASW1000
	85
	
	{-182.13,-31.53,1}
	12
	63.42 
	
	15
	48.42 
	1

	7
	
	定梁动柱龙门加工中心
	36米THERA36000-2P
	85
	
	{-153.9,-25,1}
	12.5
	63.06 
	
	15
	48.06 
	1

	8
	
	落地式镗铣床
	10米-MX5
	85
	
	{-177.52,-14.24,1}
	13
	62.72 
	
	15
	47.72 
	1

	9
	
	落地式镗铣床
	14米-MX7RA
	85
	
	{-196.34,-7.33,1}
	12.4
	63.13 
	
	15
	48.13 
	1

	10
	
	龙门行检测三座标
	ZEISS CMM MMZ G50/100/25
	85
	
	{-222.07,7.65,1}
	14
	62.08 
	
	15
	47.08 
	1

	11
	
	龙门加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-163.54,-34.51,1}
	12.4
	63.13 
	
	15
	48.42 
	1

	12
	
	龙门加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-122.82,-34.51,1}
	12.4
	63.13 
	
	15
	48.13
	1

	13
	
	龙门加工中心
	TB-DFP20040（150t）
	85
	
	{-163.54,-51.74,1}
	29.3
	55.63
	
	15
	40.63
	1

	14
	
	龙门加工中心
	TB-DFP12253
	85
	
	{-142.71,-14.24,1}
	13
	62.72 
	
	15
	47.72 
	1

	15
	
	卧式加工中心
	1250
	85
	
	{-147.62,-45.93,1}
	12
	63.42 
	
	15
	48.42 
	1



表4-9  7#车间工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量（台/套）
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段h/a
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	7#车间
	龙门加工中心
	18
	85
	厂房隔声、基础减震
	/
	5
	71.02 
	7200
	15
	56.02 
	1

	2
	
	龙门动柱加工中心
	8
	85
	
	/
	5
	71.02 
	
	15
	56.02 
	1

	3
	
	欧式行车
	8
	70
	
	/
	7
	53.10 
	
	15
	38.10 
	1



表4.4-10  9#车间工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段h/a
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	9#车间
	龙门加工中心
	26
	85
	厂房隔声、基础减震
	/
	6
	69.44 
	7200
	15
	54.44 
	1

	2
	
	龙门动柱加工中心
	9
	85
	
	/
	7
	68.10 
	
	15
	53.10 
	1

	3
	
	103刨台
	2
	90
	
	/
	6
	74.44 
	
	15
	59.44 
	1

	4
	
	欧式行车
	7
	70
	
	/
	5
	56.02 
	
	15
	41.02 
	1



[bookmark: _Toc17757]4.4.4固体废物
项目产生的固体废弃物主要为一般固体废物和危险废物。其中一般固体废物主要为车削屑、废边角料、不合格产品、除尘器收集的除尘灰、废包装物和生活垃圾；危险废物主要为漆渣、废活性炭、废切削液、过滤除尘器废过滤材料、废导轨油及废导轨油桶、废切屑液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶、废催化剂、除油清洗废液、擦拭废抹布。
1、一般固体废物
（1）车削屑（S1）
项目机加工过程会产生一定量车削屑，车削屑主要成分为铁屑，根据企业提供的资料，车削屑占铸件总重的5%，铸件总重为120000t/a，产生量为6000t/a，车削屑为一般固废，主要产污节点为龙门加工中心和卧式加工中心在粗加工、半精加工、精加工工段产生的切削料，含有少量的内腔漆，根据建设单位提供的资料，内腔漆的主要成分为已经完全固化在金属表面的丙烯酸改性醇酸树脂，不含有特殊污染物，沾有内腔漆的车削屑常温储存下不产生VOCs；该部分固废在高炉核心温度（1300-2400℃），该部分内腔漆会分解成二氧化碳和水，对环境影响较小，收集后外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料。
（2）废边角料（S2）
项目机加工过程会产生少量的废边角料，根据业主提供资料，废边角料产生量占铸件总重的3%，铸件总重为120000t/a，产生量为3600t/a，经收集后外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料。
（3）不合格产品（S3）
根据业主提供资料，项目最终检验不合格的产品产生量占铸件总量为5%，约为6000t/a，经收集后外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料。
（4）除尘器收集的除尘灰（S4）
项目打磨及磨灰过程中产生的粉尘量为为10.79t/a，设置的集气罩收集效率为95%，布袋除尘器除尘效率为99%，则项目打磨、磨灰过程中有组织收集的粉尘量为10.25t/a，排放量为0.103t/a，则腻子粉收集量为10.147t/a，腻子粉主要成分为碳酸钙，经收集后外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料。
（5）废包装物（S5）
项目一部分配套零件产品用木箱包装发货，所以会产生废木包装箱，根据企业提供的资料，木包装箱产生量为500t/a，通过外售给木制品加工厂回收利用；其余废包装物产生量为200t/a，为一般固体废物，收集后外售。
表4.4-7    一般固体废物一览表
	序号
	固体废物名称
	性质
	一般固废代码
	产生量
	处置方式

	1
	S1车削屑
	一般固废
	342-001-99
	6000t/a
	外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料

	2
	S2废边角料
	一般固废
	342-001-99
	3600t/a
	

	3
	S3不合格产品
	一般固废
	342-001-99
	6000t/a
	

	4
	S4除尘器收集的除尘灰
	一般固废
	342-001-66
	10.147t/a
	

	5
	S5
	废包装物
	一般固废
	342-001-99
	500t/a
	外售给木制品加工厂

	6
	
	其余废包装物
	一般固废
	342-001-99
	200t/a
	收集后外售



2、危险废物
（1）废切屑液（S6）
项目生产过程中切屑液需定期更换，根据建设单位提供的资料，平均每年每台设备会产生废切屑液30L，则废切屑液的产生量约为5.97t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废切屑液属于危险废物，废物类别为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码“900-006-09”（使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液），本项目产生的废切屑液为其中的油水混合物，更换出来的废切屑液用专门的容器存放，暂存于危险废物暂存间内，委托云南绿力环保科技有限公司进行清运处置。
（2）废导轨油（S7）
根据建设单位提供资料，每季度进行一次维护，每次维护平均每台机床产生0.5kg废导轨油，因此项目废导轨油的产生量约为0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），项目使用的导轨油为石蜡基矿物油，故废导轨油属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-249-08”（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，暂存于危废暂存间，建立管理台账及转移联单，交由云南绿力环保科技有限公司进行清运处置。废导轨油用专门的容器收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托云南绿力环保科技有限公司进行清运处置。
（3）废导轨油桶（S8）
项目生产过程中会产生一定量的废导轨油桶，产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），废油桶属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-249-08”（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。废油桶收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托云南绿力环保科技有限公司进行清运处置。
（4）废切屑液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶（S9）
项目生产过程中会产生一定量的废切屑液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶，产生量为2.4t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），废切屑液桶、废面漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），废切屑液桶、废面漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。
（5）漆渣（S10）
项目喷漆过程中存在极少量跑冒，干燥后形成漆渣，根据企业提供的资料，漆渣大约产生0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），漆渣属于危险废物，废物类别为“HW12染料、涂料废物”，废物代码为“900-252-12”（使用面漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物），应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），暂存于危废暂存间，建立管理台账及转移联单，交由有资质的单位清运处置。废导轨油用专门的容器收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托云南绿力环保科技有限公司进行清运处置。
（6）废活性炭（S11）
项目使用活性炭对喷漆废气进行吸附处理，活性炭需要定期更换，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中要求“采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s”，装置风量为50000m³/h，折算得蜂窝状活性炭吸附截面积设置应不小于11.6㎡，由于活性炭为再生使用，填充厚度按0.5m计，活性炭密度一般在0.2~0.6g/cm³之间，本次取0.45g/cm³，计算得活性炭填充量为2.61t。本项目活性炭吸附由4个活性炭吸附箱组成，2个用于废气吸附，2个用于离线脱附，脱附过程可将附着于活性炭上的有机物予以去除，恢复其吸附性能，从而达到重复使用的目的。由于活性炭重复再生使用寿命有限，项目需定期对活性炭进行更换，根据设备商提供的数据每两年更换一次，更换量为10.44t/a。则废活性炭产生量约为5.22t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废活性炭属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码“900-039-49”（烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）），应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），暂存于危废暂存间，建立管理台账及转移联单，交由有资质的单位清运处置。废活性炭用专门的容器收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托云南绿力环保科技有限公司进行清运处置。
（7）过滤除尘器废过滤材料（S12）
根据设计单位提供资料，项目过滤除尘器材料需定期更换，约一个月更换一次，产生量约为0.02t/次，0.24t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废过滤除尘器过滤材料属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码“900-041-49”（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），暂存于危废暂存间，建立管理台账及转移联单，交由有资质的单位清运处置。废活性炭用专门的容器收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托云南绿力环保科技有限公司进行清运处置。
（8）废催化剂（S13）
本项目有机废气处理装置中需要使用到催化剂，根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》，催化燃烧装置的设计空速宜大于10000m³/（h·m³），但不应高于40000m³/（h·m³）。根据业主环保治理设备厂家通过的参数，空速取中间值40000m³/（h·m³），装置风量为50000m³/h，空速SV（h-1）＝风量（m³/h）÷催化剂体积（m³），计算得催化剂体积为1.25m³。催化剂种类一般为贵金属催化剂、过渡金属氢化物催化剂和复氧化物催化剂，本项目使用镍基催化剂，其密度一般为3.4-3.7吨/立方米，本项目按3.7吨/立方米计算得催化剂装填量为4.63t。根据设备厂家提供的数据，设计工况下催化剂使用寿命为15000h，本项目年生产7200h，因此两年更换一次催化剂即可，则废催化剂产生量为2.315t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），更换的废催化剂属于危险废物，废物类别为“HW46含镍废物”，废物代码“900-037-46”（废弃的镍催化剂），用专门的容器收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托云南绿力环保科技有限公司进行清运处置。
（9）除油清洗废液及擦拭废抹布（S14）
①除油清洗废液
项目生产过程中需要对打磨好的铸件进行除油清洗，更换产生的除油清洗废液的量约为2.25t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），除油清洗废液属于危险废物，废物类别为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码“900-007-09”（其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或乳化液），更换出来的除油清洗废液用专门的容器存放，暂存于危险废物暂存间内，委托云南绿力环保科技有限公司进行清运处置。
②擦拭废抹布
擦拭清洁过程中擦拭废抹布每天产生约5kg，则废抹布产生量为1.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），擦拭废抹布属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码“900-041-49”（含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质），产生的废抹布用专门的容器存放，暂存于危险废物暂存间内，委托云南绿力环保科技有限公司进行清运处置。
3、生活垃圾（S15）
本项目新增员工400人，食宿人员生活垃圾产生量以1kg/人·d计，就餐不住宿人员生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，约70人食宿，330人在厂内就餐，不在厂内住宿，则生活垃圾产生量约为0.235t/d，75.2t/a。收集后由太阳能公司统一委托环卫部门清运处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于生活垃圾，根据垃圾分类，分为SW62可回收物、SW64其他垃圾。



表4.4-8    危险废物一览表
	序号
	危险废物名称
	产生工序
	废物类别
	废物代码
	危险特性
	物理性状
	产生量（t/a）
	污染防治措施

	1
	S6废切屑液
	磨床等设备检修或者停产时产生
	HW09
	900-006-09
	T
	液态
	5.97t/a
	暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。

	2
	S7废导轨油
	各机械设备保养时产生
	HW08
	900-249-08
	T，I
	液态
	0.4t/a
	

	3
	S8废导轨油桶
	/
	HW08
	900-249-08
	T，I
	固态
	0.05t/a
	

	4
	S9废切屑液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶
	/
	HW49
	900-041-49
	T/In
	固态
	2.4t/a
	

	5
	S10漆渣
	喷漆工序
	HW12
	900-252-12
	T，I
	固态
	0.1t/a
	

	6
	S11废活性炭
	喷漆废气有机废气处理
	HW49
	900-039-49
	T
	固态
	5.22t/a
	

	7
	S12废过滤除尘器过滤材料
	喷漆废气漆雾处理
	HW49
	900-041-49
	T/In
	固态
	0.24t/a
	

	8
	S13废催化剂
	喷漆废气有机废气处理
	HW46
	900-037-46
	T/In
	固态
	2.315t/a
	

	9
	S14除油清洗废液
	除油擦拭清洁
	HW09
	900-007-09
	T
	液态
	2.25t/a
	

	10
	S14擦拭废抹布
	
	HW49
	900-041-49
	T，I
	固态
	1.5t/a
	

	备注：危险特性，是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性（Toxicity，T）、腐蚀性（Corrosivity，C）、易燃性（Ignitability，I）)、反应性（Reactivity，R）和感染性（Infectivity，In）。




[bookmark: _Toc18275]4.5项目污染物排放汇总表
表4.5-1    项目污染排放汇总表
	污染源名称
	污染物名称
	污染物产生量
	污染物排放量
	排放参数

	
	
	产生量
	产生浓度
	污染物产生/收集量
	排放总量/速率
	排放浓度
	排放量
	

	大气污染物
	打磨房及磨灰房粉尘（DA001）
	PM10
	/
	118.6
	10.25t/a
	0.014kg/h
	1.17mg/m³
	0.103t/a
	有组织排放

	
	喷漆废气（DA002）
	TVOC（以非甲烷总烃计）
	/
	97.375
	35.055t/a
	0.618kg/h
	12.36mg/m³
	4.452t/a
	

	
	未被收集的喷漆废气
	TVOC（以非甲烷总烃计）
	/
	/
	1.845t/a
	0.256kg/h
	/
	1.845t/a
	无组织排放

	
	打磨、磨灰逸散粉尘
	TSP
	/
	/
	054t/a
	0.0225t/a
	/
	0.162t/a
	无组织排放

	水污染物
	生活污水
	CODcr
	5640m3/a
	150mg/L
	0.846t/a
	5640m3/a
	9.6mg/L
	0.054t/a
	食堂废水经隔油池处理后会同其他生活污水经化粪池处理后排入污水管网，进入第二污水处理厂处理

	
	
	BOD5
	
	300mg/L
	1.692t/a
	
	3.9mg/L
	0.022t/a
	

	
	
	SS
	
	250mg/L
	1.410t/a
	
	203mg/L
	1.145t/a
	

	
	
	NH3-N
	
	25mg/L
	0.141t/a
	
	0.375mg/L
	0.002t/a
	

	固体废物
	机加工过程
	S1车削屑
	6000t/a
	外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料
	——

	
	机加工过程
	S2废边角料
	3600t/a
	
	

	
	检验过程
	S3不合格产品
	6000t/a
	
	

	
	打磨房及磨灰房
	S4除尘器收集的除尘灰
	10.147t/a
	
	

	
	装配车间
	S5废包装物
	700t/a
	木质包装箱等收集外售给木制品加工厂，其余废包装物收集后外售
	

	
	机加工过程
	S6废切屑液
	5.97t/a
	收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。
	

	
	设备润滑
	S7废导轨油
	0.4t/a
	
	

	
	设备润滑
	S8废导轨油桶
	0.05t/a
	
	

	
	机加工过程
	S9废切屑液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶
	2.4t/a
	
	

	
	有机废气漆雾治理设施
	S10漆渣
	0.1t/a
	
	

	
	有机废气治理设施
	S11废活性炭
	5.22t/a
	
	

	
	
	S12废过滤除尘器过滤材料
	0.24t/a
	
	

	
	
	S13废催化剂
	2.315t/a
	
	

	
	铸件擦拭清洁
	S14除油清洗废液
	2.25t/a
	
	

	
	
	S14擦拭废抹布
	1.5t/a
	
	

	
	生活区
	S15生活垃圾
	75.2t/a
	收集后由太阳能公司统一委托环卫部门清运处理。
	

	噪声
	数控车床、切割机、磨床、铣床等
	声源强度范围：80-95dB（A）
	采取措施后声源强度可以减弱15~20dB（A）左右



[bookmark: _Toc15792]4.6本项目建成后全厂污染物排放汇总表
表4.6-1    本项目建成前后各污染物“三本帐”核算统计表       单位：t/a
	污染物名称
	现有项目排放量
	本项目产生量
	自身削减量
	本项目排放量
	“以新带老”削减量
	改扩建后总排放量
	排放增减量

	废气
	废气量（万m3/h）
	39014.4
	44640
	0
	44640
	0
	83654.4
	+44640

	
	打磨粉尘
	颗粒物
	0.2318
	10.79
	10.147
	0.643
	0
	0.8748
	+0.643

	
	喷漆废气
	TVOCs（以非甲烷总烃计）
	4.934
	36.9
	32.21
	6.297
	0
	11.231
	+6.297

	废水
	生活污水
	水量（m3/a）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	固体废物
	一般固废
	废砂轮
	2.4
	0
	0
	0
	0
	2.4
	0

	
	
	车削屑
	9000
	6000
	0
	6000
	0
	15000
	+6000

	
	
	废边角料
	6144.88
	3600
	0
	3600
	0
	9744.88
	+3600

	
	
	不合格产品
	3000
	6000
	0
	6000
	0
	9000
	+6000

	
	
	除尘器收集的除尘灰
	12.6403
	10.147
	0
	10.147
	0
	22.7873
	+10.147

	
	
	废包装材料
	705
	700
	0
	700
	0
	1405
	+700

	
	危险废物
	废润滑油
	0.4
	0
	0
	0
	0
	0.4
	0

	
	
	废机油
	0.4
	0
	0
	0
	0
	0.4
	0

	
	
	废切削液
	9
	5.97
	0
	5.97
	0
	14.97
	+5.97

	
	
	废导轨油
	0.5
	0.4
	0
	0.4
	0
	0.9
	+0.4

	
	
	废导轨油桶
	0.2
	0.05
	0
	0.05
	0
	0.25
	+0.05

	
	
	废切削液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶
	3.12
	2.4
	0
	2.4
	0
	5.52
	+2.4

	
	
	废漆渣
	22.7259
	0.1
	0
	0.1
	0
	22.8259
	+0.1

	
	
	废活性炭
	2.5
	5.22
	0
	5.22
	0
	7.72
	+5.22

	
	
	废过滤除尘器过滤材料
	0.24
	0.24
	0
	0.24
	0
	0.48
	+0.24

	
	
	废催化剂
	0
	2.315
	0
	2.315
	0
	2.315
	+2.315

	
	
	除油擦拭废液
	0
	2.25
	0
	2.25
	0
	2.25
	+2.25

	
	
	擦拭废抹布
	0
	1.5
	0
	1.5
	0
	1.5
	+1.5

	
	生活垃圾
	职工生活垃圾
	134
	75.2
	0
	75.2
	0
	209.2
	+75.2
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[bookmark: _Toc25312]4.7清洁生产
参考《涂装行业清洁生产评价指标体系》（国家发展和改革委员会）的评价体系，采用表3机械（物理）前处理评价指标项目、权重及基准值，表4喷漆（涂覆）评价指标项目、权重及基准值，表6清洁生产管理评价指标项目、权重及基准值，表7权重组合表中的组合2。
评价方法如下：
（1）指标无量纲化
不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的函数。
[image: ]
式中，xij表示第i个一级指标下的第j个二级指标，gk表示二级指标基准值，其中g1为I级水平，g2为II级水平，g3为III级水平；Xgk(xij)为二级指标对于级别gk的函数。若xij属于级别gk，则函数的值为100，否则为0。
（2）单项评价指数计算
通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk的得分Xgk。
[image: ]

式中，wi为第i个一级指标的权重，wij为第i个一级指标下的第j个二级指标的权重，其中=1，=1，m为一级指标的个数；ni为第i个一级指标下二级指标的个数。
（3）综合评价指标计算
通过加权求和。
[image: ]
式中：Xgk为各单项评价指数，wi为单项评价指数对应的权重。
另外，Yg1等同于YⅠ，Yg2等同于YⅡ，Yg3等同于YⅢ。
（4）涂装行业清洁生产企业的评定
表4.7-1  涂装行业不同等级清洁生产企业综合评价指数
	企业清洁生产水平
	评定条件

	Ⅰ级（国际清洁生产领先水平）
	同时满足：
——Y'Ⅰ≥85；限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求。

	Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）
	同时满足：
——Y'Ⅱ≥85；限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上。

	III级（国内清洁生产一般水平）
	同时满足：
——Y'Ⅲ=100；限定性指标全部满足Ⅲ级基准值要求及以上。


（5）二级指标权重值调整
根据《清洁生产评价指标体系编制通则》（GB/T 43329-2023），企业在实际评价过程中，当某类一级指标项下的二级指标项数少于该行业规定的项数时，应对该类-级指标项下各二级指标分权重值进行调整。调整后的二级指标分权重值计算如下公式所示。	
[image: ]
式中：
w`ij——调整后的二级指标项分权重值，；
wij——原二级指标分权重值;级指标项数；
w``ij——实际参与考核的该一级指标项下的二级指标分权重值；
i——一级指标项数；
j——二级指标项数，j=1,2，...，n。



表4.7-2  机械(物理)前处理评价指标项目、权重及基准值
	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	I级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	企业现状

	1
	生产工艺及设备要求
	0.5
	涂装前处理
	抛丸
	-
	0.18
	有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥99%；设备噪声≤90dB(A)
	有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥97%；设备噪声≤92dB(A)
	有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥95%；设备噪声≤93dB(A)
	不涉及

	2
	
	
	
	喷砂(丸)
	
	0.18
	应满足以下条件之一：①湿式喷砂；②干式喷砂(丸)，有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥99%
	干式喷砂(丸)，有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥98%
	干式喷砂(丸),有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥97%
	不涉及

	
	
	
	
	
	
	0.09
	设备噪声≤85dB(A)
	设备噪声≤87dB(A)
	设备噪声≤90dB(A)
	不涉及

	3
	
	
	
	打磨
	-
	0.14
	应满足以下条件之一：①湿式打磨；②干式打磨，有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥99%
	干式打磨，有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥98%
	干式打磨，有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥97%
	I级（干式打磨，设置布袋除尘，处理效率99%），0.38

	4
	
	
	
	
	-
	0.05
	设备噪声≤85dB(A)
	设备噪声≤87dB(A)
	设备噪声≤90dB(A)
	I级（打磨设备噪声85dB(A)），0.14

	5
	
	
	
	擦拭清洁
	-
	0.18
	使用不含苯系物、低VOCs的清洁剂
	使用低苯系物含量、低VOCs的清洁剂
	I级（使用不含苯系物、低VOCs的清洁剂）,0.49

	6
	
	
	
	清理
	-
	0.18
	清理工序有除尘装置
	/

	7
	资源和能源消耗指标
	0.15
	单位面积综合能耗*
	kgce/m²
	1.00
	≤0.27
	≤0.33
	≤0.38
	I级(按重量计，为0.0138)

	
	
	
	单位重量综合耗能*
	kgce/kg
	
	≤0.06
	≤0.08
	≤0.09
	

	8
	污染物产生指标
	0.35
	单位面积VOCs产生量*
	g/m²
	0.65
	≤20
	≤25
	≤35
	不涉及（前处理过程不使用含VOCs的物料）

	
	
	
	单位面积的危险废物产生量*
	g/m²
	0.35
	≤20
	≤25
	≤40
	Ⅱ级（21.3），1

	备注：①本项目耗电量为1350万kW·h，折算标煤为165.9万kgce，计算出单位重量综合耗能为0.0138。
②由于机床配件为定制件，无法确定铸件需要喷涂的表面积，因此本项目根据每年油漆的最大耗量计算每年需要喷涂的最大面积。参考一般的工程经验参数，大约有80%的油漆附着于铸件表面，20%为漆雾。根据企业提供的数据，锤纹漆最大使用量为60t/a，桔纹漆最大使用量为20t/a，根据油漆厂家提供的油漆数据，锤纹漆无固定密度，通常为1.2-1.5g/cm³，桔纹漆为1.0-1.2g/cm³，本项目密度锤纹漆取1.35g/cm³，桔纹漆取1.1g/cm³。根据企业提供的数据，锤纹漆和桔纹漆喷涂干膜厚度为80-90μm，本项目取85μm。需要喷涂的面积=油漆喷涂量/（密度×厚度）。故最大喷涂面积为5.9×105㎡/a。喷涂面积与打磨面积一致。



表4.7-3  喷漆(涂覆)评价指标项目、权重及基准值
	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	单位
	二级指标权重
	I级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	企业现状

	1
	生产工艺及设备要求
	0.6
	底漆
	电泳漆
自泳漆
喷漆(涂覆)
	——
	0.12
	应满足以下条件之一：①电泳漆工艺；②自泳漆工艺；③使用水性漆喷涂；④使用粉末喷涂
	节水b、技术应用
	不涉及

	2
	
	
	
	
	
	0.11
	节能技术应用C：电泳漆、自泳漆
设置备用槽：喷漆设置漆雾处理
	节能技术应用C：喷漆设置漆雾处理
	不涉及

	3
	
	
	
	烘干
	——
	0.04
	节能技术应用C：加热装置多级调节j，使用清洁能源
	加热装置多级调节j，使用清洁能源
	不涉及

	4
	
	
	中涂、面漆
	漆雾处理
	——
	0.09
	有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥95%
	有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥85%
	有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥80%
	I级（设置漆雾处理装置，处理效率99%），0.15

	5
	
	
	
	喷漆(涂覆)(包括流平)
	——
	0.15
	应满足以下条件之一：①使用水性漆；②使用光固化UV漆；③使用粉末涂料；④免中涂工艺
	节水、节水c技术应用
	I级（免中涂工艺），0.25

	
	
	
	
	
	
	0.06
	废溶剂收集、处理e
	I级（本项目油漆即配即用，不产生废油漆，仅有少量废溶剂桶作为危废，收集至危废暂存间），0.1

	6
	
	
	
	烘干室
	
	0.04
	节能技术应用C：加热装置多级调节j，使用清洁能源
	加热装置多级调节j，使用清洁能源
	I级（使用热风泵，热风风机使用Y3电机，加热装置能源为电能，可变温调节），0.07

	7
	
	
	废气处理设施
	喷漆废气
	——
	0.11
	溶剂工艺段有VOCs处理设施，处理效率≥85%；有VOCs处理设备运行监控装置
	溶剂工艺段有VOCs处理设施，处理效率≥75%；有VOCs处理设备运行监控装置
	I级（VOCs处理设备进口安装LEL自行监控装置，处理效率87.3%），018

	8
	
	
	
	涂层烘干废气
	
	0.11
	有VOCs处理设施，处理效率≥98%；有VOCs处理设备运行监控装置
	有VOCs处理设施，处理效率≥95%；有VOCs处理设备运行监控装置
	有VOCs处理设施，处理效率≥90%；有VOCs处理设备运行监控装置
	/（VOCs处理设备进口安装LEL自行监控装置，处理效率87.3%），0

	9
	
	
	原辅料
	底漆
	——
	0.05
	VOCs≤30%
	VOCs≤35%
	VOCs≤45%
	不涉及

	10
	
	
	
	中涂
	——
	0.05
	VOCs≤30%
	VOCs≤40%
	VOCs≤55%
	不涉及

	11
	
	
	
	面漆
	——
	0.05
	VOCs≤50%
	VOCs≤60%
	VOCs≤70%
	I级（综合VOCs含量为30%），0.08

	12
	
	
	
	喷枪清洗液
	水性漆
	——
	0.02
	VOCs含量≤5%
	VOCs含量≤20%
	VOCs含量≤30%
	不涉及

	13
	资源和能
源消
耗指
标
	0.1
	单位面积取水量*
	L/m²
	0.3
	≤2.5
	≤3.2
	≤5
	I级(0.0137)

	
	
	
	单位面积综合能耗*
	kgce/m²
	0.7
	≤1.26
	≤1.32
	≤1.43
	I级(0.0138
按重量计)

	
	
	
	单位重量综合耗能*
	kgce/kg
	
	≤0.23
	≤0.26
	≤0.31
	

	14
	污染物产生指标
	0.3
	单位面积VOCs产生量*
	客车、大型机械
	g/m²
	0.35
	≤150
	≤210
	≤280
	不涉及

	
	
	
	
	其他
	
	
	≤60
	≤80
	≤100
	Ⅱ级(62),0.54

	15
	
	
	单位面积CODcr产生量*
	g/m²
	0.35
	≤2
	≤2.5
	≤3.5
	不涉及

	16
	
	
	单位面积的危险废物产生量*
	g/m²
	0.3
	≤90
	≤110
	≤160
	I级(13.3),0.46

	备注：①由于机床配件为定制件，无法确定铸件需要喷涂的表面积，因此本项目根据每年油漆的最大耗量计算每年需要喷涂的最大面积。参考一般的工程经验参数，大约有80%的油漆附着于铸件表面，20%为漆雾。根据企业提供的数据，锤纹漆最大使用量为60t/a，桔纹漆最大使用量为20t/a，根据油漆厂家提供的油漆数据，锤纹漆无固定密度，通常为1.2-1.5g/cm³，桔纹漆为1.0-1.2g/cm³，本项目密度锤纹漆取1.35g/cm³，桔纹漆取1.1g/cm³。根据企业提供的数据，锤纹漆和桔纹漆喷涂干膜厚度为80-90μm，本项目取85μm。需要喷涂的面积=油漆喷涂量/（密度×厚度）。故最大喷涂面积为5.9×105㎡/a。
②项目生产过程中用水量为81m³/a，最大喷涂面积为5.9×105㎡/a，单位面积取水量为0.0137。



表4.7-4  清洁生产管理评价指标项目、权重及基准值
	序号
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	I级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	企业现状

	环境管理指标
	1
	环境管理
	0.05
	符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准；满足环境影响评价、环保“三同时”制度、总量控制和污染许可证管理要求。
	I级

	
	
	
	0.05
	一般工业固体废物贮存按照GB 18599相关规定执行；危险废物(包括生产过程中产生的废漆渣、废溶剂等)的贮存严格按照GB 18597相关规定执行，后续应交持有危险废物经营许可证的单位处置。
	I级

	
	
	
	0.05
	符合国家和地方相关产业政策、不使用国家和地方命令淘汰或禁止的落后工艺和装备，禁止使用“高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录”规定的内容，禁止使用不符合国家或地方有关有害物质限制标准的涂料。
	I级

	
	
	
	0.05
	禁止在前处理工艺中使用苯；禁止在大面积除油和除旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽油。
	I级

	
	
	
	0.05
	限制使用含二氯乙烷的清洗液；限制使用含铬酸盐的清洗液。
	I级

	
	
	
	0.05
	已建立并有效运行环境管理体系，符合标准GB/T 24001。
	I级

	
	
	
	0.05
	按照国家、地方法律法规及环评文件要求安装废水在线监测仪及其配套设施、安装VOCs处理设备运行监控装置。
	I级

	
	
	
	0.05
	按照《环境信息公开办法(试行)》第十九条公开环境信息。
	I级

	
	
	
	0.05
	建立绿色物流供应链制度，对主要零部件供应商提出环保要求，符合相关法律法规标准要求。
	I级

	
	
	
	0.05
	企业建设项目环境保护“三同时”执行情况。
	I级

	
	
	组织结构
	0.1
	设置专门的清洁生产、环境管理、能源管理岗位，建立一把手负责的环境管理组织机构。
	设置清洁生产管理岗位，实行环境、能源管理岗位责任制，建立环境管理组织机构。
	设置环境管理组织机构。
	I级

	
	
	生产过程
	0.1
	磷化废水应当设施排放口进行废水单独收集，第一类污染物经单独预处理达标后进入污水处理站；按生产情况制定清理计划，定期清理含粉尘、面漆的设备和管道。
	I级

	
	
	环境应急预案
	0.1
	制定企业环境风险专项应急预案、应急设施、物资齐备，并定期培训和演练。
	I级

	
	
	能源管理
	0.1
	能源管理工作体系化；进出用能单位已配备能源计量器具，并符合GB17167配备要求。
	是

	
	
	节水管理
	0.1
	进出用能单位配备能源计量器具，并符合GB 24789配备要求。
	是


根据涂装企业清洁生产评价指标的考核评分计算方法，经综合加权计算，本项目的综合评价指数为91.06>85，限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求，因此本企业涂装加工清洁生产水平达到国内清洁生产先进企业的要求。
数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目环境影响报告书

4.8碳排放
气候变化是当今人类面临的重大全球性挑战。积极应对气候变化是我国实现可持续发展的内在要求，是加强生态文明建设、实现美丽中国目标的重要抓手，是我国履行负责任大国责任、推动构建人类命运共同体的重大历史担当。为更好的应对气候变化，聚焦绿色低碳发展，以二氧化碳排放达峰目标和碳中和愿景为导向，推动绿色低碳可持续发展，助力产业、能源、运输结构优化升级，充分发挥环评制度源头防控作用，本报告增设碳排放专项评价内容。
为实现2030年前碳排放达峰、2035年碳排放达峰后稳中有降、2060年前碳中和的总体目标，促进经济绿色低碳可持续发展，引导建设项目履行碳减排义务、建立长效碳管理机制，结合碳强度考核、碳市场建设、节能降碳技术政策要求，本报告系统核算项目温室气体排放量、碳排放强度，梳理项目节能降碳措施，分析碳排放绩效水平，提出碳减排优化建议，实现减污降碳协同增效。
[bookmark: _Toc13316]4.7.1参考文件与技术指南、规范分析
本次碳排放评价依据国家及行业现行法律法规、政策文件、技术指南，具体如下：
（1）《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 （国发〔2021〕4号）；
（2）《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号）；
（3）《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》 （环综合〔2021〕4号）；
（4）《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》（环办气候〔2021〕9号）；
（5）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》 （环环评〔2021〕45号）；
（6）《中国独立焦化企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》；
（7）《关于印发<企业温室气体排放报告核查指南(试行)>的通知》（环办气候函〔2021〕130号）；
（8）《关于印发<环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案> 的通知》（环办环评函〔2021〕277号）；
（9）《碳排放权交易管理办法（试行）》（部令第19号）；
（10）《碳排放权登记管理规则（试行）》《碳排放权交易管理规则（试行）》 和《碳排放权结算管理规则（试行）》（公告2021年第21号）；
（11）《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》（工信厅科〔2024〕7号）；
（12）《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》；
（13）《温室气体排放核算与报告要求 第29部分：机械设备制造企业》（GB/T32151.29-2023）。
[bookmark: _Toc29902]4.7.2碳排放评价依据及范围
根据生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）、《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》要求，本次将碳排放评价纳入环评体系。结合本项目为锂电正极材料制造项目特点，本次评价从碳排放源识别、碳排放量核算、节能降碳措施、能效水平、碳排放绩效、碳管理体系等方面开展系统性碳排放影响评价，落实源头减污降碳管控要求。
[bookmark: _Toc6021]4.7.3建设项目碳排放分析
1、核算边界
参照《温室气体排放核算与报告要求 第29部分：机械设备制造企业》（GB/T32151.29-2023），本次核算边界以云南太标数控机床有限公司独立法人厂区为企业边界，涵盖本次改扩建项目全厂生产系统、辅助生产系统、公用工程系统。核算范围包括全厂购入电力间接碳排放；不包含员工生活、厂区绿化等附属设施排放。
2、碳排放源识别
本项目为高性能磷酸铁锂正极材料改扩建项目，生产工艺为CNC机加工和辅助生产设施设施，生产过程无碳酸盐分解、无原料碳还原、无化学反应工艺碳排放。结合项目实际产污特征，参照GB/T32151.10-2023，本项目碳排放源主要分为1类：

 购入电力间接排放：全厂生产设备、公辅设施、环保设施运行消耗购入电力产生的间接CO₂排放；
本项目无外购蒸汽、无热力输入输出、无原料化学反应工艺碳排放、无CO₂回收外排、无固体炭质还原剂使用。项目碳排放源识别见下表。
表4.7-1   突发环境风险应急预案内容
	排放类型
	设施
	CO₂
	CH₄
	N₂O
	其他温室气体

	直接工艺排放
	生产装置
	无
	无
	无
	无

	间接排放
（购入电力）
	全厂生产、公辅、环保用电设备
	√
	—
	—
	—

	购入/输出热力
	—
	无
	无
	无
	无


本项目温室气体排放以CO₂为主，无其他温室气体排放，无工艺过程碳排放。
3、碳排放量核算
参照《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》《碳排放核算与报告要求 第29部分：机械设备制造企业》（GB/T32151.10-2023），本项目碳排放总量计算公式如下：
E = E燃烧+E购入电
式中：E——项目碳排放总量（tCO₂e）；
E燃烧——天然气燃料燃烧CO₂排放量；
E购入电——购入电力间接CO₂排放量。
本项目无购入热力、无输出能源、无工艺碳排、无CO₂回收。
（1）化石燃料燃烧排放（天然气）
本项目无化石燃料的燃烧。
（2）工业生产过程排放
本项目磷酸铁锂生产过程为物理金属机械加工₂，无化学反应碳排放，无原料炭质还原过程，因此本项目工业过程碳排放量为0。
（3）购入电力产生的碳排放
本项目达产年总耗电量为1350万kWh/a。采用生态环境部发布云南省区域电网2023年度排放因子：0.1333kgCO₂/kWh。
经核算，项目购入电力间接碳排放：1799.55tCO₂/a。
（4）购入、输出热力及CO₂回收排放
本项目不外购蒸汽、不输出热力、不设置CO₂回收装置，对应排放量均为0。
（5）碳排放总量汇总
项目达产年全厂温室气体排放总量：
E总=1799.55tCO₂/a
表4.7-2      碳排放核算一览表
	序号
	排放类别
	排放量（tCO₂/a）
	占比

	1
	购入电力间接排放
	1799.55
	100%


4、减污降碳措施
本项目从工艺选型、设备节能、自控优化、能源结构、水资源利用、电气节能、运维管理多维度落实节能降碳措施，实现减污、降耗、降碳协同控制。
① 清洁能源替代降碳
项目所有供热、动力来自于电能，从源头大幅降低化石能源碳排放，符合国家能源结构低碳化政策。
② 工艺优化节能降碳
项目采用AGV机器人，全流程自动化连续生产，生产率高、返工率低；配套DCS集散控制系统，精准控制生产加工时间，避免过度能耗，有效降低单位产品能耗与碳排。
③ 高效节能设备选型
全厂机泵、风机均选用变频节能设备，根据负荷自动调节功率，杜绝设备空载、过载能耗浪费；窑炉、热风炉采用新型保温耐火材料，降低热损耗，热利用效率显著提升。
④ 电气系统节能
变配电设施靠近负荷中心布置，缩短低压供电距离，降低线路损耗；系统配置无功补偿装置，提高功率因数；全厂照明采用LED高效节能灯具，进一步降低用电碳排放。
⑤ 全过程管理降碳
企业建立能耗、气耗台账管理制度，定期开展能效分析、设备维保、工艺参数优化，持续挖掘节能降碳潜力。
5、能效及碳排放绩效核算
碳排放绩效
项目年温室气体总排放量1799.55tCO₂，结合产品产能核算碳排放绩效：
单位产品碳排放绩效：0.015tCO₂/t-产品
目前国家及云南省暂未出台锂电材料行业碳排放绩效限值标准，本项目单位产品碳排放强度低，对比国内同行业金属机械加工生产项目，碳排放绩效处于行业先进水平。
4.7.4排放控制管理
（1）组织与制度管理
企业建立完善节能降碳管理制度、能源统计制度、碳排放台账管理制度，明确专职管理人员，落实节能降碳岗位职责。定期开展员工节能、降碳、低碳生产培训，提升全员低碳生产意识。
（2）碳排放台账与报告管理
项目投产运行后，建立全厂电力能耗统计台账，按月、季度、年度核算碳排放量，按生态环境部门要求开展温室气体排放填报、统计、上报工作，台账保存期限不低于5年。
（3）低碳运维与持续改进
企业定期开展能效核查、碳排放自查，持续优化工艺参数、设备运行工况，逐步推行绿色生产、清洁运输、厂区光伏配套等低碳改造，持续降低碳排放强度。
4.7.5碳排放分析结论
本项目碳排放核算边界为全厂生产及公辅系统，碳排放来源为天然气燃烧直接排放和购入电力间接排放，无工艺过程碳排放。项目达产年温室气体排放总量为1799.55tCO₂/a，未超过2.6万吨二氧化碳当量，不纳入重点碳排放单位名录。
项目采用清洁能源、自动化节能工艺、高效节能设备、水资源循环利用等多项减污降碳措施，单位产品能耗、碳排放强度优于行业平均水平，碳排放绩效处于国内同行业先进水平。项目建设符合国家及地方碳达峰、碳中和及绿色低碳发展政策要求，碳排放影响可接受。



[bookmark: _Toc4832][bookmark: _Toc9081]5区域环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc430953871][bookmark: _Toc321837719][bookmark: _Toc277683675][bookmark: _Toc321837025][bookmark: _Toc150072452][bookmark: _Toc155965266][bookmark: _Toc322099744][bookmark: _Toc430953663][bookmark: _Toc410033834][bookmark: _Toc282431503][bookmark: _Toc156111446][bookmark: _Toc529438234][bookmark: _Toc421915865][bookmark: _Toc232911664][bookmark: _Toc157818484][bookmark: _Toc430201380][bookmark: _Toc326199943][bookmark: _Toc450603573][bookmark: _Toc324796490][bookmark: _Toc1930][bookmark: _Toc14304][bookmark: _Toc9758]5.1区域环境概况
[bookmark: _Toc450603574][bookmark: _Toc1028][bookmark: _Toc22144]5.1.1地理位置及交通
项目地处玉溪市研和，在太阳能公司现有场地上。中心地理坐标为：东经102.495485886，北纬24.248410457。红塔区地处玉溪中部，地理坐标为北纬24°08′30″-24°32′18″、东经102°17′32″-102°41′37"区间，东与江川区相连，东南与通海县毗邻，西南与峨山县交界，北与晋宁接壤，局省会昆明88km。
研和街道地处云南省玉溪市滇中南部，红塔区西南部，地理位置为：北纬24°8′34″至24°17′28″和东经102°25′43″至102°35′之间，属于低纬度的内陆地区。东与通海县相连，南与峨山县为邻，西南隅紧倚红塔区洛河乡，北与红塔区高仓镇接壤，距省会昆明101公里，距玉溪市中心城区8公里。境内交通便利，昆曼高速公路（昆明-曼谷）、玉蒙高速公路、省道102线（省道S102线）贯穿园区南北；泛亚铁路东线、中线、昆玉铁路在研和交汇，形成公路、铁路纵横交错的交通网络，是中国经云南走出去、连接东南亚、南亚重要的物流、交通枢纽。
项目地理位置图见附图3。
[bookmark: _Toc6391][bookmark: _Toc8124]5.1.2地形地貌
红塔区平面形态呈北宽南窄不规则三角形状，区境四面环山，东有龙马山屏障，南有凤凰山拱卫，西有高鲁山雄峙，北有大黑山横亘。市区中心—州城，海拔1630米，境内最高点（高鲁山）海拔2614米，最低点（玉溪与通海交界处的曲江河滩）海拔1502米。
研和镇地处云贵高原的西南部邻近边缘地带，由于沟谷纵横，强烈水流的侵蚀，呈起伏交错的低、中山地貌，中间环绕研和坝子，四周仍有宽平山脊或圆形山顶的残存高原田。该地海拔在1658m—1762m之间，平均海拔1732m；属山地，坡度平缓，旱地种植玉米、小麦、烤烟，气候属中亚热带半湿润凉冬高原气候，具有冬暖夏凉，四季如春，夏秋多雨，雨热同季的气候特征。年平均气温15.5C，年平均降雨量900毫米。森林覆盖率为38.5%，有利于生态环境保护。
项目区位于研和坝子中，地势平坦。
[bookmark: _Toc14233][bookmark: _Toc24811]5.1.3气候气象
红塔区属中亚热带气候，降雨量年际间变化不大，但年内分配极不均匀，夏半年（5~10月）受热带海洋暖湿气流控制盛行西南和东南风、水汽充沛、降雨集中，占全年雨量的85%；冬半年（11月~次年4月），受热带大陆干暖气流控制，降雨极少，仅占全年的15%。项目采用的是玉溪基本站（站台编号56875）资料，气象站位于云南省玉溪市红塔区。根据2006-2025年玉溪基本站气象数据统计分析，项目区多年平均气温17℃，累年极端最高气温31.9℃，极端最低气温-0.4℃，多年平均气压827.5hPa，多年平均相对湿度70.3%，多年平均降雨量805.2mm。
研和镇属中亚热带半湿润冷冬高原季风气候。冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。一般夏秋季受暖湿气流影响形成雨季，冬春季受暖湿气流和冷气流影响形成干季。一年中干湿季节较为明显，干季一般在11月至次年4月，雨季在5月至10月。一年四季无明显界限，冬暖夏凉，四季如春。
[bookmark: _Toc11432][bookmark: _Toc31860]5.1.4河流水系
红塔区境内地层褶、断裂构造复杂，水系较为发育。红塔区境内的河流属珠江流域曲江水系南盘江支流。曲江是南盘江一级支流，属珠江水系，它横贯玉溪市东部，流经红塔区、峨山、通海、建水、华宁等县区。红塔区段称玉溪大河或州大河，峨山县境内称猊江（又称峨山大河），通海、建水段称曲江，华宁县华溪段称华溪大河，华宁县九甸段称九甸大河。其源头分为两支，东支发源于江川区的夹雄山西北麓，在江川境内称九溪河，长19km，径流面积143km2；北支发源于玉溪市龙马山小玉苗，称董炳河，长21km，径流面积143km2，为主源。以上两河在红塔区李棋镇小矣资村汇合后向西横贯玉溪坝子在矣都可入峨山县，转向东南流经通海县高大，转为东流，经建水、华宁，在华宁县盘溪镇的三江口处汇入南盘江。曲江长208km，径流面积4103km2。
研和境内主要水体为歪者河，歪者河从213国道至石邑水库河道全长8.8公里，设计过水流量20立方米/秒，历年最洪峰流量14～16立方米/秒，旱季最枯流量0.1立方米/秒。研和地区由于多年农业开发，区内人工灌溉沟渠系统庞杂，为解决研和地区水资源不足问题，专门建设人工渠将东风大沟水引入研和，此段人工渠称为东风南大沟，最终均汇入歪者河，歪者河从研和坝区中部自东北向西南穿过，下游有大沙河水汇入，然后流入峨山小街石邑水库，出库由约4km的石邑河流入峨山大河，河流水体功能为农灌。
项目径流区地表水体为歪者河，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），歪者河未进行过水域功能区划，根据《玉溪研和工业园区规划修编（2013-2030）环境影响报告书》，歪者河水体功能现状为工业和农业用水，执行IV类水质标准。详见附图4：项目区水系图。
[bookmark: _Toc11103][bookmark: _Toc24187]5.1.5水文地质
1、项目区地层岩性
根据建设单位提供地勘资料，项目区及其附近地层主要为新生界第四系（Q）、元古界震旦系徒山沱组（Zbd）和南沱组（Zbn），地下水类型为碳酸盐岩类岩溶水、变质岩裂隙水和碎屑岩裂隙水。
表4.1-1   水文地质特征表
	界
	系
	统
	阶（组）
	代号
	厚度（m）
	水文地质特征

	新生界
	第四系
	
	
	Q
	0-163
	I级堆积阶地冲积砂砾石层，富水性中一强。湖底粘土、淤泥夹砂砾螺蛳壳层，富水性弱。单井计标涌水量<100吨/日，属HCO3-Na·Ca及HCO3-Ca·Mg型水，矿化度<1克/升。

	元古界
	震旦系
	上统
	徒山沱组
	Zbd
	231
	除晋宁偏头山为石英砂岩外。均为白云岩夹中细石英砂岩，页岩，岩溶隙率10-20%，皤河（溶洞）中等发育。暗河（大泉）流量10-15升/秒，地下水迳流模数常见值10-15升/秒平方公里，最大降深涌水量600-800吨/日。属HCO3-Ca·Mg型水，矿化度<0.5克/升。

	
	
	
	南沱组
	Zbn
	0-33
	下部冰碛砾岩，上部页岩，富水性微弱。



2、地下水补给、径流、排泄条件
地下水类型为碳酸盐岩类岩溶水、变质岩裂隙水和碎屑岩裂隙水。地下水由北东向南西径流，在小街一带排泄。研和片区大多处于地下水的径流区，部分处于排泄区。地层以沉积岩和浅变质岩最为发育，除早古生代地层缺失外，其它时代的地层均有不同程度出露。盆地之西以前震旦系地层出露占主导地位，为浅海~滨海相的碎屑岩及碳酸盐岩建造。震旦系地层主要分布在盆地以东的南部地区，为滨海~浅海相的碎屑岩及碳酸盐岩建造。而盆地以东的北部地区，则以古生界、中生界地层居多，古生界以浅海相的碳酸盐岩为主，次为碎屑岩建造；中生界为滨海沼泽相含煤碎屑岩建造及陆相红色碎屑岩建造。新生界地层主要分布在断陷盆地和山间河谷盆地、洼地中，为半成岩和松散的河湖相沉积或岩溶洼地堆积。
评价区地下水主要以接受大气降水入渗补给为主。地下水以水平径流为主，多具微承压性，平水、枯水期地下水向地表水体径流、排泄，丰（洪）水期和开采激化条件下地下水还可获得地表水体的反补给。
[bookmark: _Toc303][bookmark: _Toc18172]5.1.6土壤、植被、生物多样性
1、土壤
红塔区土壤酸碱性适中，有机质含量和熟化程度高，宜种性广。土壤分布特征为：海拔2614~2300m，分布黄棕壤；海拔2300~1800m，分布红壤；海拔1800~1600m，分布红壤性水稻土。境内有4个土类，9个亚类，10个土属，33个土种。境内土壤以红壤为主，占3/4；水稻土次之，占13.5%。在耕地土壤中，则以水稻土为主，红壤次之，紫色土仅占0.7%。土壤类型主要是红壤，适宜于多种亚热带、温带作物生长，是“云烟”优质主料烟、水稻等农作物和优质梨、桃、草莓、板栗等水果生长的最佳适宜区。
研和地区土壤主要为自然土、旱地红壤和水稻土三大类。成土母质多为石灰岩、白云岩、砂岩、页岩等沉积岩石。自然土是原岩风化后残留原岩上的风化土，故厚度小。干燥易流失，主要分布于坝子四周宽平山脊和圆形山顶上，坝子中的小山头上也有分布。旱地红壤是原岩风化后残留原地或经过地质外营力搬运形成坡积的风化土，厚度较自然土大，含砂石较少，主要分布于坝子四周宽平山脊、圆形山顶及坝子中小面山上。水稻土是冲积和湖积物，厚度大，成分复杂，保水性强，含有机质高，是粮食生产的主要土壤，主要分布于坝子内，及山间一些低凹有水的地方。
2、植被、生物多样性
红塔区植被类型划分为暖性针叶林（云南松林）、常绿阔叶林、落叶阔叶林、稀树灌木草丛、灌木、人工林六种类型。林地主要为人工桉树林，树种为直干桉，有散生云南松、华山松，其次为云南松疏林，下木稀少，呈单株分布，主要为小铁子、悬钩子。地被物主要为扭黄毛、灰金茅、紫茎泽兰等，盖度不高，林草覆盖率为34%。
根据现场踏勘，建设项目周围500m范围内不涉及饮用水源保护区、世界文化、自然遗产地、风景名胜区、森林公园、重要湿地等；无国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种和地方特有种，无国家级和省级规定保护的古树名木。工程区域内生物多样性单一，生物多样性较差，生态环境自身调控能力较低，受人类活动影响较大。
[bookmark: _Toc28413][bookmark: _Toc13375]5.2环境质量现状与评价
[bookmark: _Toc26758][bookmark: _Toc16535]5.2.1环境质量现状调查
项目位于太阳能公司厂区内，所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3096-2026）二级标准。由“第一章”中“评价工作等级和评价重点”可知，本项目大气环境影响评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中现状调查与评价的相关要求，一级评价项目需要调查项目所在区域环境质量达标情况。
5.2.1.1基本污染物环境质量现状
1、环境空气质量标准
本项目位于云南红塔产业园区研和片区，根据《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》，该区域属二类环境空气质量功能区，项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段（2026年3月1日—2030年12月31日）的二级浓度限值以及表2中的二级浓度限值。执行标准值见下表。
表5.2-1  环境空气质量标准
	污染物
	浓度限值
	单位
	标准来源

	
	取值时间
	过渡阶段二级标准
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段的二级浓度限值以及表2中的二级浓度限值；标准自2026年3月1日起正式实施，其中标准表1过渡阶段二级浓度限值执行时段为2026年3月1日至2030年12月31日，过渡期内PM2.5、PM10执行新标准过渡阶段二级浓度限值，SO₂、NO2等污染物暂按原标准限值执行；自2031年1月1日起，全国统一执行GB 3095-2026 表1最终二级浓度限值。标准表2中各项污染物二级浓度限值无过渡实施阶段，自2026年3月1日标准正式实施之日起直接执行新版标准二级浓度限值。

	二氧化硫（SO2）
	年平均
	60
	
	

	
	24小时平均
	150
	
	

	
	1小时平均
	500
	
	

	二氧化氮(NO2)
	年平均
	40
	
	

	
	24小时平均
	80
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	
	

	臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	PM10
	年平均
	60
	
	

	
	24小时平均
	120
	
	

	PM2.5
	年平均
	30
	
	

	
	24小时平均
	60
	
	

	TSP
	年平均
	200
	
	

	
	24小时平均
	300
	
	

	TVOC
	8小时平均
	600
	
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	非甲烷总烃
	/
	2.0
	mg/m³
	《大气污染物综合排放标准详解》



2、环境空气质量现状
（1）达标区判定与基本污染物环境质量现状
本项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值的二级标准。本次评价采用研和街道自动监测系统2024年全年环境空气监测数据进行达标区判定及基本污染物环境空气质量现状评价。研和街道自动监测站距离本项目约1.1km。
环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项基本污染物按照HJ 663中各评价项目的年评价指标进行评价，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB 3095中浓度限值要求的即为达标区。
表5.2-2  区域环境空气质量现状监测表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度μg/m
	标准值/ μg/m3
	占标率
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	14
	40
	35%
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	29
	70
	41.43%
	达标

	CO
	日平均质量浓度
	1100
	4000
	27.5%
	达标

	O3
	日最大8小时质量浓度
	122
	160
	76.25%
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	17
	35
	48.57%
	达标


根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2026），该标准于2026年3月1日起实施，项目达标区判定采用玉溪市红塔区环境空气质量自动监测点2024年全年环境空气监测数据，监测数据时间为2024年，监测期间该标准尚未实施，因此本次评价采用《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单进行评价。
根据2024年监测数据可知，项目所在区域环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此，项目所在区域属于环境空气质量达标区。
5.2.2.2其他污染物环境空气质量现状的评价
根据本项目大气污染物排放特征，建设单位委托云南升环检测技术有限公司于2026年5月20日～2026年5月26日对本项目评价区环境空气中的中非甲烷总烃、TVOC污染因子连续七天进行了补充监测，TSP现状监测数据引用云南浩辰环保科技有限公司于2023年9月13日~2023年9月20日对东山村（本项目上风向2.1km处）进行的现状监测，具体如下：
1、监测布点
本次环境空气现状监测共设1个采样点，引用现状监测1个监测点。
2026年5月20日~5月27日建设单位委托云南升环检测技术有限公司进行了厂区下风向环境空气非甲烷总烃、TVOC的现状补充监测；
本项目在2026年8月20日至2026年8月27日委托云南清源环境科技有限公司进行了TSP的现状补充监测。
测点位布设情况详见下表。
表5.2-3    其他污染物补充监测点位基本信息表
	监测点位名称
	监测点坐标/°
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对本项目厂界距离/m

	1#当季主导风向，下风向
	102.50008
	24.24876
	非甲烷总烃、TVOC
	2026.5.20-2026.5.26
	北
	300

	研和宋官九组149号
	102.514929
	24.242797
	TSP
	2023.9.13-2023.9.20
	东
	1501



（2）监测项目
TVOC监测1小时平均值，8次/日；非甲烷总烃监测1小时平均值，4次/日；TSP监测24小时平均值，同步测定气压、气温、风速、风向等气象参数。
（3）监测频次
连续监测7天。
（4）监测采样方法
环境空气质量采样按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）和《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）执行。
（5）监测分析方法
空气质量监测项目分析方法详见下表。
表5.2-4  环境空气污染物分析方法单位：mg/m3
	项目
	监测方法和依据
	主要仪器设备
	检出限（检出范围）

	TVOC
	室内空气质量标准GB/T 18883-2022附录D 总挥发性有机化合物(TVOC)的测定
	气相色谱-质谱联用仪（MSD、FID） 8860-5977B 12015
	2 μg/m³

	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	气相色谱仪(FID) GC-2014C 11930
	0.07 mg/m³

	TSP
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022
	崂应2050
环境空气综合采样器BT125D
十万分之一电子天平
	7μg/m³



（6）监测结果
评价区空气现状监测结果见表5.2-5、5.2-6、5.2-7、5.2-8。
表5.2-5   TVOC环境质量现状监测结果表    单位：ug/m3
	检测点
	1#当季主导风向，下风向

	

采样时间
指标

	TVOC
(ug/m³)
	

采样时间
指标

	TVOC
(ug/m³)

	
	监测值
	达标情况
	
	

	
	
	
	
	监测值
	达标情况

	2026.05.20
	08:00~09:00
	7.6L
	达标
	2026.05.24
	08:00~09:00
	7.6L
	达标

	
	09:30~10:30
	7.6L
	达标
	
	09:30~10:30
	7.6L
	达标

	
	11:00~12:00
	7.6L
	达标
	
	11:00~12:00
	7.6L
	达标

	
	12:30~13:30
	7.6L
	达标
	
	12:30~13:30
	7.6L
	达标

	
	14:00~15:00
	7.6L
	达标
	
	14:00~15:00
	7.6L
	达标

	
	15:30~16:30
	7.6L
	达标
	
	15:30~16:30
	7.6L
	达标

	
	17:00~18:00
	7.6L
	达标
	
	17:00~18:00
	7.6L
	达标

	
	18:30~19:30
	7.6L
	达标
	
	18:30~19:30
	7.6L
	达标

	2026.05.21
	08:00~09:00
	7.6L
	达标
	2026.05.25
	08:00~09:00
	7.6L
	达标

	
	09:30~10:30
	7.6L
	达标
	
	09:30~10:30
	7.6L
	达标

	
	11:00~12:00
	7.6L
	达标
	
	11:00~12:00
	7.6L
	达标

	
	12:30~13:30
	7.6L
	达标
	
	12:30~13:30
	7.6L
	达标

	
	14:00~15:00
	7.6L
	达标
	
	14:00~15:00
	7.6L
	达标

	
	15:30~16:30
	7.6L
	达标
	
	15:30~16:30
	7.6L
	达标

	
	17:00~18:00
	7.6L
	达标
	
	17:00~18:00
	7.6L
	达标

	
	18:30~19:30
	7.6L
	达标
	
	18:30~19:30
	7.6L
	达标

	2026.05.22
	08:00~09:00
	7.6L
	达标
	2026.05.26
	08:00~09:00
	7.6L
	达标

	
	09:30~10:30
	7.6L
	达标
	
	09:30~10:30
	7.6L
	达标

	
	11:00~12:00
	7.6L
	达标
	
	11:00~12:00
	7.6L
	达标

	
	12:30~13:30
	7.6L
	达标
	
	12:30~13:30
	7.6L
	达标

	
	14:00~15:00
	7.6L
	达标
	
	14:00~15:00
	7.6L
	达标

	
	15:30~16:30
	7.6L
	达标
	
	15:30~16:30
	7.6L
	达标

	
	17:00~18:00
	7.6L
	达标
	
	17:00~18:00
	7.6L
	达标

	
	18:30~19:30
	7.6L
	达标
	
	18:30~19:30
	7.6L
	达标

	2026.05.23
	08:00~09:00
	7.6L
	达标
	/

	
	09:30~10:30
	7.6L
	达标
	

	
	11:00~12:00
	7.6L
	达标
	

	
	12:30~13:30
	7.6L
	达标
	

	
	14:00~15:00
	7.6L
	达标
	

	
	15:30~16:30
	7.6L
	达标
	

	
	17:00~18:00
	7.6L
	达标
	

	
	18:30~19:30
	7.6L
	达标
	

	“L”表示低于该方法检出限；结果以目标化合物及未校正化合物检出限一半计算所得。


表5.2-6   非甲烷总烃环境质量现状监测结果表    单位：mg/m3
	检测点
	1#当季主导风向，下风向

	

采样时间
指标

	非甲烷总烃(mg/m³)
	

采样时间
指标

	非甲烷总烃(mg/m³)

	
	监测值
	达标情况
	
	监测值
	达标情况

	2026.05.20
	08:00~09:00
	0.40
	达标
	2026.05.24
	08:00~09:00
	0.46
	达标

	
	11:00~12:00
	0.41
	达标
	
	11:00~12:00
	0.42
	达标

	
	14:00~15:00
	0.47
	达标
	
	14:00~15:00
	0.43
	达标

	
	17:00~18:00
	0.45
	达标
	
	17:00~18:00
	0.49
	达标

	2026.05.21
	08:00~09:00
	0.44
	达标
	2026.05.25
	08:00~09:00
	0.47
	达标

	
	11:00~12:00
	0.46
	达标
	
	11:00~12:00
	0.54
	达标

	
	14:00~15:00
	0.47
	达标
	
	14:00~15:00
	0.43
	达标

	
	17:00~18:00
	0.49
	达标
	
	17:00~18:00
	0.49
	达标

	2026.05.22
	08:00~09:00
	0.45
	达标
	2026.05.26
	08:00~09:00
	0.54
	达标

	
	11:00~12:00
	0.42
	达标
	
	11:00~12:00
	0.46
	达标

	
	14:00~15:00
	0.45
	达标
	
	14:00~15:00
	0.44
	达标

	
	17:00~18:00
	0.49
	达标
	
	17:00~18:00
	0.50
	达标

	2026.05.23
	08:00~09:00
	0.48
	达标
	/

	
	11:00~12:00
	0.43
	达标
	

	
	14:00~15:00
	0.42
	达标
	

	
	17:00~18:00
	0.46
	达标
	



表5.2-7  环境空气气象参数表
	监测点位
	监测日期
	风向
	风速(m/s)
	气温(℃)
	气压(kPa)

	1#当季主导风向，下风向
	2026.05.20
	西南风
	1.4~2.2
	18.7~28.1
	82.9~83.8

	1#当季主导风向，下风向
	2026.05.21
	西南风
	1.6~2.1
	18.4~28.2
	82.3~83.6

	1#当季主导风向，下风向
	2026.05.22
	西南风
	1.5~1.9
	18.9~28.5
	82.8~83.6

	1#当季主导风向，下风向
	2026.05.23
	西南风
	1.6~2.3
	18.1~27.6
	82.2~82.7

	1#当季主导风向，下风向
	2026.05.24
	西南风
	1.3~2.4
	18.7~28.1
	82.4~83.5

	1#当季主导风向，下风向
	2026.05.25
	西南风
	1.3~2.4
	18.9~27.8
	82.0~82.9

	1#当季主导风向，下风向
	2026.05.26
	西南风
	1.2~2.3
	18.4~27.8
	82.5~83.4



表5.2-8     TSP现状补充监测结果统计与评价表
	采样时间
	采样时段
	采样点位
	总悬浮颗粒物（μg/m³）
	限值（μg/m³）
	判定

	2026.08.20~2026.08.21
	07:00~次日07:00
	研和宋官九组149号
	37
	＜300
	达标

	2026.08.21~2026.08.22
	07:03~次日07:03
	研和宋官九组149号
	29
	
	达标

	2026.08.22~2026.08.23
	07:05~次日07:05
	研和宋官九组149号
	21
	
	达标

	2026.08.23~2026.08.24
	07:18~次日07:18
	研和宋官九组149号
	22
	
	达标

	2026.08.24~2026.08.25
	07:19~次日07:19
	研和宋官九组149号
	33
	
	达标

	2026.08.25~2026.08.26
	07:21~次日07:21
	研和宋官九组149号
	28
	
	达标

	2026.08.26~2026.08.27
	07:23~次日07:23
	研和宋官九组149号
	21
	
	达标

	备注：“限值”参考《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）“表2 环境空气污染物其他项目浓度限值二级标准”。


[bookmark: _Hlk206492866]由上表可以看出，项目区下风向监测点中的监测因子TVOC能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求，非甲烷总烃均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度限值要求；项目区东侧约1501m处的研和宋官九组149号监测点中的监测因子TSP能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准。项目所在区域环境空气质量状况良好。
[bookmark: _Toc9472][bookmark: _Toc8667]5.2.2地表水环境质量现状
项目所在区域的地表水水体为歪者河，歪者河下游穿过石邑水库流入石邑河，最终汇入峨山大河。根据《云南省水功能区划》（云南省水利厅2014年修订版）、《玉溪市水功能区划》（玉溪市水利局，2014年版），峨山大河水功能区为“曲江红塔-峨山工业、农业用水区”，水质考核目标为Ⅲ类；此段为峨山县工业用水集中取水河段，沿江有农灌用水，并流经城镇，具有较高景观用水价值。2030 年水质目标为Ⅲ类，因此歪者河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
本次委托云南清源环境科技有限公司于2026年5月14日~2026年5月16日对项目区歪者河下游500m和项目区歪者河下游1500m进行的环境质量现状监测，水质监测具体如下：
1、监测点位
表5.2-9    地表水监测点位布置
	序号
	检测点名称
	监测点坐标
	监测断面相对厂址方位及距离

	
	
	经度
	纬度
	

	1
	歪者河W1
	102.4953
	24.2398
	南侧下游500m

	2
	歪者河W2
	102.4996
	24.2327
	南侧下游1500m



2、监测因子
pH、水温、悬浮物、BOD5、COD、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、溶解氧、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、铁、锰，共14项。
3、监测频次
连续监测3天，每天监测1次。
4、监测分析方法
地表水环境监测项目分析方法见下表。
表5.2-10   地表水污染物分析方法
	项目
	监测方法和依据
	主要仪器设备
	检出限（检出范围）

	pH
	水质 pH值的测定 电极法
HJ 1147-2020
	PHBJ-260
便携式PH计
	/

	水温
	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计法 GB 13195-91
	SWL1-1 温度计
	/

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	T6新世纪
紫外可见分光光度计
	0.025
mg/L

	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89
	722S
可见分光光度计
	0.01
mg/L

	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定
重铬酸盐法 HJ 828-2017
	/
	4mg/L

	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	SHP-400
生化培养箱
	0.5mg/L

	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法
GB 11901-89
	BSA224S电子天平
	4mg/L

	溶解氧
	水质 溶解氧的测定 碘量法
GB 7489-87
	/
	0.2mg/L

	粪大肠菌群
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018
	SHP-250生化培养箱
	20MPN/L

	粪大肠菌群（个/L）
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018
	SHP-250生化培养箱
	20个/L

	石油类
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 HJ 970-2018
	T6新世纪
紫外可见分光光度计
	0.01
mg/L

	高锰酸盐指数
	水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法 HJ 1445-2026
	/
	0.4mg/L

	阴离子表面活性剂
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-87
	V-5000
可见分光光度计
	0.05mg/L

	铁
	水质铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-89
	AA6300C原子吸收分光光度计
	0.03mg/L

	锰
	
	
	0.01mg/L



5、监测结果
地表水环境监测结果见下表。
表5.2-11    地表水监测结果    单位：pH无量纲，mg/L
	检测日期
	2026.05.14
	2026.05.15
	2026.05.16
	限值

	检测点位
	W1歪者河下游500m
	W2歪者河下游1500m
	W1歪者河下游500m
	W2歪者河下游1500m
	W1歪者河下游500m
	W2歪者河下游1500m
	

	pH（/）
	7.4
	7.6
	7.3
	7.5
	7.4
	7.6
	6~9

	水温（℃）
	21.4
	21.6
	22.0
	22.2
	22.0
	22.2
	周平均最大温升≤1，
周平均最大温降≤2

	氨氮（mg/L）
	16.2
	7.38
	12.9
	5.82
	14.4
	4.68
	≤1.0

	总磷（mg/L）
	6.34
	0.82
	6.03
	0.68
	5.79
	0.72
	≤0.2

	石油类（mg/L）
	0.03
	0.03
	0.04
	0.03
	0.02
	0.03
	≤0.05

	化学需氧量（mg/L）
	25
	26
	23
	25
	22
	24
	≤20

	五日生化需氧量（mg/L）
	3.8
	4.3
	3.3
	3.8
	2.9
	3.5
	≤4

	悬浮物（mg/L）
	6
	7
	5
	7
	6
	8
	/

	溶解氧（mg/L）
	6.0
	5.9
	6.3
	6.1
	5.8
	5.9
	≥5

	粪大肠菌群（MPN/L）
	6.4×102
	6.9×102
	5.2×102
	6.2×102
	5.8×102
	5.6×102
	≤10000

	高锰酸盐指数（mg/L）
	7.4
	7.1
	7.3
	7.0
	7.5
	6.8
	≤6

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	≤0.2

	铁（mg/L）
	0.21
	＜0.03
	0.21
	＜0.03
	0.25
	＜0.03
	≤0.3

	锰（mg/L）
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	≤0.1

	备注：①“＜”表示低于该方法检出限。



6、环境质量现状评价
本次地表水环境质量现状评价采用标准指数法，具体如下：
1、一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式：


式中：Si,j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；
Ci,j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；
Csi——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。
2、溶解氧（DO）的标准指数计算公式：
[image: ]
式中：SDO，j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；
DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；
DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；
DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T）；对于盐度较高的湖泊、水库及入河海口、近岸海域，DOf=（491-2.65S）/（33.5+T）
S——实用盐度符号，量纲为1；
T——水温，℃。
3、pH值的指数计算公式：
[image: ]
式中：SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；
pHj——pH实测统计代表值；
pHSd——评价标准中pH值的下限值；
pHSu——评价标准中pH值的上限值；
综上所述，本项目地表水质量现状评价结果如下表。
表5.2-12    地表水质量现状评价一览表
	项目
	监测断面
	标准值
	达标情况

	
	W1歪者河下游500m
	W2歪者河下游1500m
	
	

	水温（℃）
	21.4~22.0
	21.6~22.2
	/
	/

	pH（无量纲）
	监测范围（mg/L）
	7.3~7.4
	7.5~7.6
	6~9
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	
	

	
	Pi
	0.15~0.2
	0.25~0.3
	
	

	悬浮物
	监测范围（mg/L）
	5~6
	7~8
	/
	/

	
	超标率%
	/
	/
	
	

	
	Pi
	/
	/
	
	

	五日生化需氧量
	监测范围（mg/L）
	2.9~3.8
	3.5~4.3
	≤4
	W1达标W2超标

	
	超标率%
	0
	0~7.5
	
	

	
	Pi
	0.725~0.95
	0.875~1.075
	
	

	化学需氧量
	监测范围（mg/L）
	22~25
	24~26
	≤20
	超标

	
	超标率%
	10~25
	20~30
	
	

	
	Pi
	1.1~1.25
	1.2~1.3
	
	

	氨氮
	监测范围（mg/L）
	12.9~16.2
	4.68~7.38
	≤1
	超标

	
	超标率%
	1190~1520
	368~638
	
	

	
	Pi
	12.9~16.2
	4.68~7.38
	
	

	总磷
	监测范围（mg/L）
	5.79~6.34
	0.68~0.82
	≤0.2
	超标

	
	超标率%
	2795~3070
	240~310
	
	

	
	Pi
	28.95~31.7
	3.4~4.1
	
	

	粪大肠菌群（个/L）
	监测范围（mg/L）
	5.2×102~6.4×102
	5.6×102~6.9×102
	≤10000
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	
	

	
	Pi
	0.052~0.064
	0.056~0.069
	
	

	溶解氧
	监测范围（mg/L）
	5.8~6.3
	5.9~6.1
	≥5
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	
	

	
	Pi
	0.79~0.86
	0.82~0.85
	
	

	高锰酸盐指数
	监测范围（mg/L）
	7.3~7.5
	6.8~7.1
	≤6
	超标

	
	超标率%
	21.67~25
	13.33~18.33
	
	

	
	Pi
	1.22~1.25
	1.33~1.18
	
	

	阴离子表面活性剂
	监测范围（mg/L）
	＜0.05
	＜0.05
	≤0.2
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	
	

	
	Pi
	/
	/
	
	

	石油类
	监测范围（mg/L）
	0.02~0.04
	0.03
	≤0.05
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	
	

	
	Pi
	0.4~0.8
	0.6
	
	

	铁
	监测范围（mg/L）
	0.21~0.25
	＜0.03
	≤0.3
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	
	

	
	Pi
	0.7~0.83
	/
	
	

	锰
	监测范围（mg/L）
	＜0.01
	＜0.01
	≤0.1
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	
	

	
	Pi
	/
	/
	
	

	注：“＜检出限”表示检测结果低于分析方法最低检出限；


评价结果表明：项目监测数据中所测水质指标除五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数浓度超标外，其余指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据调查，歪者河超标原因主要为径流区工农业及居民生活。
[bookmark: _Toc8983][bookmark: _Toc24194]5.2.3地下水环境质量现状
根据现场踏勘，项目所处建成区，场地内无地下水出露，项目周边存在的地下水主要为水井，本项目对与项目区处于同一水文地质单元的（和乐村J1、研和街道J2、宋官营J3）3口水井进行调查，经调查，本次所测全部水井均无饮用功能。云南升环检测技术有限公司于2026年5月20日~5月21日对调查的3口水井进行了环境质量现状监测，具体如下：
1、监测点位
根据项目场址及周边地下水环境等情况，选取具有代表性和控制性的地点，设置地下水监测采样点3个，其布设见下表和附图。
表5.2-13     地下水监测点位布置
	序号
	检测点名称
	监测点坐标
	监测点相对厂址方位及距离
	备注

	
	
	经度
	纬度
	
	

	1
	和乐村水井
	102.488612
	24.245355
	西南侧，220m
	井水（无饮用功能）

	2
	研和街道水井
	102.497335
	24.253383
	北侧，460m
	井水（无饮用功能）

	3
	宋官营村水井
	102.505196
	24.241550
	东南侧，1440m
	井水（具有饮用功能）



2、监测因子
pH、钙和镁总量(总硬度)、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、挥发酚、石油类、铬（六价）、砷、铅、铜、镉、铁、锰、汞、钠、Cl-、SO42-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、苯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、总大肠菌群、细菌总数、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氰化物，共34项。
3、监测频次
连续监测2天，每天监测1次。
4、监测分析方法
地下水环境监测项目分析方法见下表。
表5.2-14    地下水污染物分析方法
	项目
	监测方法和依据
	主要仪器设备
	检出限（检出范围）

	pH值
	水质 pH值的测定 电极法   HJ 1147-2020
	便携式多参数水质测定仪 HX-W型 12106
	0~14 无量纲

	钙和镁总量(总硬度)
	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477-87
	滴定管 / LFW-SD-25-2
	5 mg/L

	硝酸盐氮
	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法GB7480-87
	紫外可见分光光度计 P4 12320
	0.02 mg/L

	亚硝酸盐氮
	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB7493-87
	紫外可见分光光度计 P4 12320
	0.003 mg/L

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	紫外可见分光光度计 P4 12320
	0.025 mg/L

	氟化物
	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-87
	离子计 PXSJ-216型 12116
	0.05 mg/L

	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	紫外可见分光光度计 UV-2100 11901
	0.0003 mg/L

	石油类
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018
	紫外可见分光光度计 P4 12320
	0.01 mg/L

	六价铬
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB7467-87
	紫外可见分光光度计 P4 12320
	0.004 mg/L

	砷
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
	原子荧光光度计 AFS-11B 12216
	0.3 μg/L

	铅
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
	电感耦合等离子质谱仪（ICP-MS) iCAP RQ 12215
	0.09 μg/L

	铜
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	ICP iCAP6000SERIES 11813
	0.04 mg/L

	镉
	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
	电感耦合等离子质谱仪（ICP-MS) iCAP RQ 12215
	0.05 μg/L

	铁
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	ICP iCAP6000SERIES 11813
	0.01 mg/L

	锰
	
	ICP iCAP6000SERIES 11813
	

	汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
	原子荧光光度计 AFS-933 11812
	0.04 μg/L

	钠
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	ICP iCAP6000SERIES 11813
	0.03 mg/L

	氯离子
	水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定  离子色谱法HJ 84-2016
	离子色谱仪 CIC-D120 12017
	0.007 mg/L

	硫酸根
	
	离子色谱仪 CIC-D120 12017
	0.018 mg/L

	钠离子
	水质 可溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法 HJ 812-2016
	离子色谱仪 ICS 11931
	0.02 mg/L

	钾离子
	
	离子色谱仪 ICS 11931
	

	镁离子
	
	离子色谱仪 ICS 11931
	

	钙离子
	
	离子色谱仪 ICS 11931
	0.03 mg/L

	碳酸根
	地下水质分析方法 第49部分:碳酸根 重碳酸根 氢氧根离子的测定 滴定法DZ/T 0064.49-2021
	25ml滴定管 / CLY-DD-25-1
	5 mg/L

	重碳酸根
	
	25ml滴定管 / CLY-DD-25-1
	

	苯
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
	气相色谱-质谱联用仪（MSD、FID） 8860-5977B 12015
	0.4 μg/L

	甲苯
	
	气相色谱-质谱联用仪（MSD、FID） 8860-5977B 12015
	0.3 μg/L

	间,对-二甲苯
	
	气相色谱-质谱联用仪（MSD、FID） 8860-5977B 12015
	0.5 μg/L

	邻-二甲苯
	
	气相色谱-质谱联用仪（MSD、FID） 8860-5977B 12015
	0.2 μg/L

	总大肠菌群
	总大肠菌群 多管发酵法 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002年)
	LRH生化培养箱 LRH-70 31609
	20 MPN/L

	
	
	手提式高压蒸汽灭菌器 DSX-24L-I 12209
	

	细菌总数
	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018
	LRH生化培养箱 LRH-70 31609
	/

	
	
	手提式高压蒸汽灭菌器 DSX-24L-I 12209
	

	溶解性总固体
	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 (11.1 溶解性总固体 称量法) GB/T 5750.4-2023
	分析电子天平 FA2104 11202
	

	
	
	电热鼓风恒温干燥箱 101A-3 31016
	

	氰化物
	生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(7.1 氰化物 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)GB/T5750.5-2023
	紫外可见分光光度计 P4 12320
	0.002 mg/L

	高锰酸盐指数
	水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法 HJ 1445-2026
	滴定管 / HYL-DD-25-1
	0.4 mg/L



5、监测结果
表5.2-15   地下水监测结果    单位：pH无量纲，mg/L
	监测点
	和乐村（J1）
	研和街道（J2）
	宋官营村（J3）
	执行标准限值

	经纬度
	E：102.488612
N：24.245355
	E：102.497335
N：24.253383
	E：102.505196
N：24.241550
	

	采样时间

指标
	2026.05.20
	2026.05.21
	2026.05.20
	2026.05.21
	2026.05.20
	2026.05.21
	

	pH值(无量纲)
	6.9
	7.0
	7.4
	7.5
	7.5
	7.2
	6.5~8.5

	钙和镁总量(总硬度)(mg/L)
	341
	346
	287
	297
	615
	621
	≤450

	硝酸盐氮(mg/L)
	1.42
	1.39
	0.13
	0.09
	0.14
	0.12
	≤20

	亚硝酸盐氮(mg/L)
	0.424
	0.448
	0.015
	0.017
	0.096
	0.099
	≤1.0

	氨氮(mg/L)
	0.433
	0.406
	0.060
	0.072
	0.252
	0.275
	≤0.5

	氟化物(mg/L)
	0.28
	0.31
	0.79
	0.72
	0.96
	0.98
	≤1.0

	挥发酚(mg/L)
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002

	石油类(mg/L)
	0.03
	0.04
	0.02
	0.02
	0.03
	0.03
	/

	六价铬(mg/L)
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	砷(μg/L)
	0.3L
	0.5
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	≤100

	铅(μg/L)
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	≤10

	铜(mg/L)
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	≤1.0

	镉(μg/L)
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤5

	铁(mg/L)
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.3

	锰(mg/L)
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.1

	汞(μg/L)
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	≤1

	钠(mg/L)
	14.9
	14.4
	11.5
	9.68
	34.0
	34.1
	≤200

	氯离子(mg/L)
	69.3
	69.2
	20.6
	20.9
	152
	151
	/

	硫酸根(mg/L)
	13.8
	13.7
	7.15
	7.23
	37.6
	36.7
	/

	钠离子(mg/L)
	69.6
	70.5
	16.9
	17.1
	55.0
	55.7
	/

	钾离子(mg/L)
	43.9
	44.8
	5.04
	5.05
	4.23
	4.25
	/

	镁离子(mg/L)
	25.7
	26.6
	37.7
	38.7
	99.8
	101
	/

	钙离子(mg/L)
	92.8
	93.4
	51.5
	53.9
	78.6
	78.9
	/

	碳酸根(mg/L)
	5L
	5L
	5L
	5L
	5L
	5L
	/

	重碳酸根(mg/L)
	532
	544
	347
	374
	594
	610
	/

	苯(μg/L)
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	≤10

	甲苯(μg/L)
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	≤700

	间,对-二甲苯(μg/L)
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	/

	邻-二甲苯(μg/L)
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	/

	总大肠菌群(MPN/L)
	20L
	20L
	20L
	20L
	20L
	20L
	≤30

	细菌总数(CFU/ml)
	59
	56
	55
	60
	51
	52
	≤100

	溶解性总固体(mg/L)
	440
	450
	425
	416
	866
	900
	≤1000

	氰化物(mg/L)
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.05

	高锰酸盐指数(mg/L)
	2.8
	2.8
	2.6
	2.9
	1.2
	1.4
	/

	备注：“检出限+L”表示检测结果低于分析方法最低检出限。

	执行标准：《地下水环境质量标准》（GB/14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。



6、环境质量现状评价
本次地下水环境质量现状评价采用标准指数法，具体如下：
1、对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法公式见（1）

               （1）
式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；
      Ci——第i个水质因子的监测值浓度，mg/L；
      Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。
2、对于评价标准为区间值的水质因子，其标准指数计算方法详见公式（2）
[image: ]              （2）
式中：PpH——pH的标准指数
      pH——pH的监测值
      pHsu——标准中pH的上限值
      pHsd——标准中pH的下限值
综上所述，本项目地下水质量现状评价结果如下表。
表5.2-16    地下水质量现状评价一览表
	项目
	监测点
	标准值
	达标情况

	
	和乐村（J1）
	研和街道（J2）
	宋官营（J3）
	
	

	pH（无量纲）
	监测范围（无量纲）
	6.9~7.0
	7.4~7.5
	7.2~7.5
	6.5~8.5
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	PpH
	0~0.2
	0.27~0.33
	0.13~0.33
	
	

	钙和镁总量(总硬度)
	监测范围（mg/L）
	341~346
	287~297
	615~621
	≤450
	J1、J2达标，J3超标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	0.758~0.769
	0.638~0.66
	1.37~1.38
	
	

	硝酸盐氮
	监测范围（mg/L）
	1.42~1.39
	0.13~0.09
	0.14~0.12
	≤20
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	0.0695~0.071
	0.0045~0.0065
	0.006~0.007
	
	

	亚硝酸盐氮
	监测范围（mg/L）
	0.424~0.448
	0.015~0.017
	0.096~0.099
	≤1.0
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	0.424~0.448
	0.015~0.017
	0.096~0.099
	
	

	氨氮
	监测范围（mg/L）
	0.406~0.433
	0.06~0.072
	0.252~0.275
	≤0.5
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	0.812~0.866
	0.12~0.144
	0.504~0.55
	
	

	氟化物
	监测范围（mg/L）
	0.28~0.31
	0.72~0.79
	0.96~0.98
	≤1.0
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	0.28~0.31
	0.72~0.79
	0.96~0.98
	
	

	挥发酚
	监测范围（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	石油类
	监测范围（mg/L）
	0.03~0.04
	0.02
	0.03
	/
	/

	
	超标率%
	/
	/
	/
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	六价铬
	监测范围（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	砷
	监测范围（μg/L）
	0.3L~0.5
	0.3L
	0.3L
	≤100
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	0~0.005
	/
	/
	
	

	铅
	监测范围（μg/L）
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	≤10
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	铜
	监测范围（mg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	≤1.0
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	镉
	监测范围（μg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤5
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	铁
	监测范围（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.3
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	锰
	监测范围（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.1
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	汞
	监测范围（μg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	≤1
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	钠
	监测范围（mg/L）
	14.4~14.9
	9.68~11.5
	34~34.1
	≤200
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	0.072~0.0745
	0.0484~0.0575
	0.17~0.1705
	
	

	氯离子
	监测范围（mg/L）
	69.2~69.3
	20.6~20.9
	151~152
	/
	/

	
	超标率%
	/
	/
	/
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	硫酸根
	监测范围（mg/L）
	13.7~13.8
	7.15~7.23
	36.7~37.6
	/
	/

	
	超标率%
	/
	/
	/
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	钠离子
	监测范围（mg/L）
	69.6~70.5
	16.9~17.1
	55~55.7
	/
	/

	
	超标率%
	/
	/
	/
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	钾离子
	监测范围（mg/L）
	43.9~44.8
	5.04~5.05
	4.23~4.25
	/
	/

	
	超标率%
	/
	/
	/
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	镁离子
	监测范围（mg/L）
	25.7~26.6
	37.7~38.7
	99.8~101
	/
	/

	
	超标率%
	/
	/
	/
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	钙离子
	监测范围（mg/L）
	92.8~93.4
	51.5~53.9
	78.6~78.9
	/
	/

	
	超标率%
	/
	/
	/
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	碳酸根
	监测范围（mg/L）
	5L
	5L
	5L
	/
	/

	
	超标率%
	/
	/
	/
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	重碳酸根
	监测范围（mg/L）
	532~544
	347~374
	594~610
	/
	/

	
	超标率%
	/
	/
	/
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	苯
	监测范围（μg/L）
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	≤10
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	甲苯
	监测范围（μg/L）
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	≤700
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	间,对-二甲苯
	监测范围（mg/L）
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	/
	/

	
	超标率%
	/
	/
	/
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	邻-二甲苯
	监测范围（mg/L）
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	/
	/

	
	超标率%
	/
	/
	/
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	总大肠菌群(MPN/L)
	监测范围
	20L
	20L
	20L
	≤30
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	细菌总数(CFU/ml)
	监测范围
	56~59
	55~60
	51~52
	≤100
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	0.56~0.59
	0.55~0.6
	0.51~0.52
	
	

	溶解性总固体
	监测范围（mg/L）
	440~450
	416~425
	866~900
	≤1000
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	0.44~0.45
	0.416~0.425
	0.866~0.9
	
	

	氰化物
	监测范围（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.05
	达标

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	

	高锰酸盐指数
	监测范围（mg/L）
	2.8
	2.6~2.9
	1.2~1.4
	/
	/

	
	超标率%
	0
	0
	0
	
	

	
	Pi
	/
	/
	/
	
	


评价结果表明：本项目所测J1、J2水井指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。J3总硬度高于地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准1.37-1.38倍，结合项目来说，本项目和现有主要污染物为VOCs和颗粒物，项目进行分区防渗后，对地下水影响较小，不会造成地下水总硬度超标情况恶化。根据项目周围的水文地质资料，项目处于I级堆积阶地冲积砂砾石层，富水性中一强。湖底粘土、淤泥夹砂砾螺蛳壳层，富水性弱。单井计标涌水量<100吨/日，属HCO3-Na·Ca及HCO3-Ca·Mg型水，矿化度<1克/升；而项目监测宋官水质硬度为615-625mg/L小于水文地质的矿化度1克/升。
[bookmark: _Toc18555][bookmark: _Toc26263]5.2.4声环境质量现状
为了解项目区域声环境周边及周边敏感点质量现状情况，建设单位委托云南清源环境科技有限公司于2026年5月14日~5月15日对项目区厂界及最近噪声敏感点进行了环境质量现状监测，具体如下：
1、监测点位
厂界东N1、厂界南N2、厂界西N3、厂界北N4，项目区北侧研和街道N5、项目区东南侧玉溪第七中学N6、项目区西南侧和乐村N7，其布设见附图
2、监测因子
等效连续A声级，共计1项。
3、监测频次
连续监测2天，每天昼夜各1次。
4、监测分析方法
监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行，选择无雨雪、无雷电、风速小于5m/s时进行测量。监测仪器为AWA6228+多功能声级计。
5、监测结果
表5.2-17    项目区厂界声环境质量监测结果一览表    单位：[dB（A）]
	检测
点位
	检测
日期
	检测
时间
	主要
声源
	噪声值Leq
	检测
日期
	检测
时间
	主要
声源
	噪声值Leq
	标准值
	评价结果

	N4项目区北侧
	2026.05.14
	10:16
	交通
	59.2
	2026.05.15~2026.05.16
	12:24
	交通
	59.9
	70
	达标

	N5研和街道
	
	10:32
	生活
	51.0
	
	12:38
	生活
	48.4
	60
	

	N3项目区西侧
	
	09:03
	交通、工业
	57.8
	
	12:53
	工业、交通
	57.8
	65
	

	N7和乐村
	
	10:47
	生活
	48.0
	
	13:10
	生活
	50.1
	60
	

	N2项目区南侧
	
	09:25
	生活
	48.0
	
	13:23
	生活
	44.2
	65
	

	N6玉溪第七中学
	
	10:02
	交通、生活
	49.1
	
	13:39
	生活
	50.1
	60
	

	N1项目区东侧
	
	09:45
	工业
	51.4
	
	13:54
	工业
	48.7
	65
	

	N4项目区北侧
	
	22:00
	交通
	50.0
	
	23:17
	交通
	49.8
	55
	达标

	N5研和街道
	
	22:12
	生活
	43.9
	
	23:31
	生活
	43.9
	50
	

	N3项目区西侧
	
	22:27
	工业、交通
	48.8
	
	23:46
	工业、交通
	46.7
	55
	

	N7和乐村
	
	22:43
	生活
	43.2
	
	23:59
	生活
	43.2
	50
	

	N2项目区南侧
	
	22:56
	生活
	41.1
	
	00:12
	生活
	42.5
	55
	

	N6玉溪第七中学
	
	23:23
	生活
	42.1
	
	00:28
	生活
	43.0
	50
	

	N1项目区东侧
	
	23:39
	工业
	47.7
	
	00:44
	工业
	47.1
	55
	

	备注：①2026.05.14天气：晴，风速：1.0m/s；2026.05.15~2026.05.16天气：晴，风速：1.3m/s；
②2026.05.14校准：测量前93.8dB，测量后93.8dB；2026.05.15~2026.05.16校准：测量前93.8dB，测量后93.8dB。



根据监测结果，项目区厂界各监测点及周边敏感点各监测点昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准要求。
[bookmark: _Toc21626][bookmark: _Toc27704]5.2.5土壤环境质量现状
为了解项目区土壤环境质量现状，建设单位委托江西志科检测技术有限公司进行场地内及场地外的土壤监测。监测详见如下：
1、监测点位
占地范围内取5个柱状样点（采样深度0.3m、0.5m、1.5m）和占地范围内取2个表层样点（采样深度0.2m），占地范围外4个表层样点（采样深度0.2m），共11个监测点位。其布设见下表和附图
表5.2-18    土壤监测点位布置
	序号
	检测点名称
	监测点坐标
	布点类型
	备注

	
	
	经度
	纬度
	
	

	1
	H1二车间
	102.49547839
	24.24588849
	柱状样
	占地范围内

	2
	H2喷漆房（拟建）
	102.49599874
	24.24627979
	柱状样
	占地范围内

	3
	H3四车间（拟建）
	102.49420166
	24.24735585
	柱状样
	占地范围内

	4
	H4七车间（拟建）
	102.50025272
	24.24472437
	柱状样
	占地范围内

	5
	H5九车间（拟建）
	102.49606848
	24.24320807
	柱状样
	占地范围内

	6
	T1厂区东北角
	102.50111103
	24.24569284
	表层样
	占地范围内

	7
	T2厂区西南角
	102.49185205
	24.24404937
	表层样
	占地范围内

	8
	T3
	102.49042511
	24.24461676
	表层样
	占地范围外

	9
	T4
	102.49227047
	24.24770801
	表层样
	占地范围外

	10
	T5
	102.50394344
	24.25205129
	表层样
	占地范围外

	11
	T6
	102.50196934
	24.24371676
	表层样
	占地范围外


2、监测因子
项目监测因子详见下表。
表5.2-19    土壤监测因子一览表
	编号
	布点类型
	监测因子
	数量
	备注

	H1
	柱状样
	pH、含盐量、铜、铅、铬（六价）、镉、砷、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘
	47个
	占地范围内

	H2
	柱状样
	
	
	占地范围内

	H3
	柱状样
	
	
	占地范围内

	H4
	柱状样
	
	
	占地范围内

	H5
	柱状样
	
	
	占地范围内

	T1
	表层样
	
	
	占地范围内

	T2
	表层样
	
	
	占地范围内

	T3
	表层样
	pH、砷、镉、铅、汞、铬、铜、镍、锌、全盐量
	10个
	占地范围外

	T4
	表层样
	
	
	占地范围外

	T5
	表层样
	
	
	占地范围外

	T6
	表层样
	
	
	占地范围外


3、监测频次
采样1天，采样1次。
4、监测分析方法
占地范围内H1~H5、T1~T2执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1第二类用地标准。占地范围外T3~T6执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）。监测方法详见下表。
表5.2-20    土壤环境污染物分析方法
	检测类别
	分析项目
	检测依据
	检测仪器

	土壤
	氧化还原电位
	土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ 746-2015
	便携式土壤氧化还原电位仪-STEH-200N/ZK-XC-118

	土壤
	pH
	土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018
	PH计-FiveEasy Plus FE28/ZK-JC-596

	土壤
	全盐量
	森林土壤水溶性盐分分析  全盐量的测定 LY/T1251-1999
	电热恒温鼓风干燥箱-DHG-9140A/ZK-JC-036

	土壤
	土壤容重
	土壤检测第四部分：土壤容重的测定 NY/T 1121.4-2006
	电子天平-AH-A502/ZK-JC-497

	土壤
	土壤渗滤率
	森林土壤渗滤率的测定 LY/T 1218-1999
	环刀-//ZK-JC-431

	土壤
	孔隙度
	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999
	电子天平-AH-A502/ZK-JC-497

	土壤
	阳离子交换量
	土壤 阳离子交换量的测定三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ 889-2017
	紫外分光光度计-TU 1900/ZK-JC-005

	土壤
	六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
	火焰原子吸收分光光度计-Agilent 240FS/ZK-JC-001

	土壤
	汞(总汞)
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008
	原子荧光光谱仪-AFS-230E/ZK-JC-002

	土壤
	砷
	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008
	原子荧光光度计-AFS-8520/ZK-JC-599

	土壤
	铅
	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法  HJ 803-2016
	电感耦合等离子体质谱仪(附带机械泵）-Agilent 7900/ZK-JC-481

	土壤
	铜
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	火焰原子吸收分光光度计-Agilent 240FS/ZK-JC-001

	土壤
	铬(总铬)
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	火焰原子吸收分光光度计-Agilent 240FS/ZK-JC-001

	土壤
	锌
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	火焰原子吸收分光光度计-Agilent 240FS/ZK-JC-001

	土壤
	镉
	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法  HJ 803-2016
	电感耦合等离子体质谱仪(附带机械泵）-Agilent 7900/ZK-JC-481

	土壤
	镍
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	火焰原子吸收分光光度计-Agilent 240FS/ZK-JC-001

	土壤
	挥发性有机物
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱/质谱联用仪-Agilent GC8860-5977B/ZK-JC-503

	土壤
	半挥发性有机物
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	气相色谱/质谱联用仪-Agilent GC6890N-5973MS/ZK-JC-371



5、监测结果
表5.2-21   土壤监测结果表（一） 
	采样日期
	2026.05.18
	2026.05.18

	点位名称
	H1二车间
	H1二车间
	H1二车间
	H2喷漆房（拟建）
	H2喷漆房（拟建）
	H2喷漆房（拟建）

	采样深度
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m

	样品状态描述
	红棕、轻壤土、潮
	黄棕、轻壤土、潮
	红棕、轻壤土、潮
	黄棕、轻壤土、潮
	黄棕、轻壤土、潮
	黄棕、轻壤土、潮

	检测项目
	检测结果

	氧化还原电位(mV)
	594
	606
	597
	587
	589
	593

	pH(无量纲)
	7.68
	7.57
	6.60
	7.59
	7.52
	7.61

	阳离子交换量(cmol+/kg)
	4.7
	6.0
	5.3
	4.9
	5.4
	4.0

	土壤容重(g/cm³)
	1.22
	1.31
	1.15
	1.11
	1.28
	1.32

	孔隙度(%)
	31.4
	29.1
	35.5
	55.2
	56.5
	39.4

	全盐量(g/kg)
	0.350
	0.210
	0.190
	0.270
	0.330
	0.290

	土壤渗滤率(mm/min)
	0.043
	0.039
	0.046
	0.085
	0.085
	0.054

	铜(mg/kg)
	23
	45
	42
	18
	28
	22

	镍(mg/kg)
	51
	13
	15
	19
	30
	26

	镉(mg/kg)
	0.53
	0.45
	ND
	0.34
	0.38
	0.46

	汞(总汞)(mg/kg)
	0.060
	0.204
	0.012
	0.100
	0.143
	0.110

	砷(mg/kg)
	12.4
	21.9
	5.10
	11.4
	17.4
	13.4

	六价铬(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	铅(mg/kg)
	104
	164
	20
	39
	77
	43

	氯甲烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1-二氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	二氯甲烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	反-1,2-二氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1-二氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯仿(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2-二氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	四氯化碳(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2-二氯丙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	三氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	甲苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	四氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	乙苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	间,对-二甲苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	邻-二甲苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,4-二氯苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2-二氯苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2-氯苯酚(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	硝基苯(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	萘(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并(a)蒽(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	䓛(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并(b)荧蒽(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并(k)荧蒽(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并(a)芘(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	二苯并(ah)蒽(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯胺(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND



表5.2-22    土壤监测结果表（二）
	采样日期
	2026.05.18
	2026.05.18

	点位名称
	H3四车间（拟建）
	H3四车间（拟建）
	H3四车间（拟建）
	H4七车间（拟建）
	H4七车间（拟建）
	H4七车间（拟建）

	采样深度
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m

	样品状态描述
	红棕、轻壤土、潮
	黄棕、轻壤土、潮
	黄棕、轻壤土、潮
	黄棕、轻壤土、潮
	黄棕、砂壤土、潮
	黄棕、砂壤土、潮

	检测项目
	检测结果

	氧化还原电位(mV)
	604
	608
	606
	623
	620
	618

	pH(无量纲)
	7.67
	7.92
	7.84
	7.73
	7.98
	7.93

	阳离子交换量(cmol+/kg)
	6.8
	4.9
	6.3
	4.7
	5.4
	4.7

	土壤容重(g/cm³)
	1.36
	1.21
	1.25
	1.35
	1.30
	0.794

	孔隙度(%)
	34.5
	45.9
	44.1
	49.3
	32.1
	33.8

	全盐量(g/kg)
	0.410
	0.260
	0.340
	0.440
	0.280
	0.160

	土壤渗滤率(mm/min)
	0.047
	0.070
	0.066
	0.078
	0.043
	0.042

	铜(mg/kg)
	19
	8
	14
	17
	12
	31

	镍(mg/kg)
	21
	8
	12
	23
	11
	44

	镉(mg/kg)
	0.38
	0.38
	ND
	0.15
	0.11
	0.33

	汞(总汞)(mg/kg)
	0.130
	0.031
	0.051
	0.134
	0.314
	0.208

	砷(mg/kg)
	12.9
	4.91
	5.88
	13.4
	24.5
	26.4

	六价铬(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	铅(mg/kg)
	45
	16
	28
	41
	23
	83

	氯甲烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1-二氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	二氯甲烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	反-1,2-二氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1-二氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯仿(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2-二氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	四氯化碳(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2-二氯丙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	三氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	甲苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	四氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	乙苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	间,对-二甲苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	邻-二甲苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,4-二氯苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2-二氯苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2-氯苯酚(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	硝基苯(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	萘(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并(a)蒽(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	䓛(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并(b)荧蒽(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并(k)荧蒽(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并(a)芘(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	二苯并(ah)蒽(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯胺(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND



表5.2-23    土壤监测结果表（三）    单位：mg/kg
	采样日期
	2026.05.18
	2026.05.18

	点位名称
	H5九车间（拟建）
	H5九车间（拟建）
	H5九车间（拟建）
	厂区东北角T1
	厂区西南角T2

	采样深度
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	0-0.2m
	0-0.2m

	样品状态描述
	红棕、轻壤土、潮
	红棕、轻壤土、潮
	红棕、轻壤土、潮
	黄棕、轻壤土、潮
	黄棕、轻壤土、潮

	检测项目
	检测结果

	氧化还原电位(mV)
	627
	625
	623
	634
	636

	pH(无量纲)
	7.77
	7.75
	7.33
	7.69
	7.79

	阳离子交换量(cmol+/kg)
	5.3
	4.2
	4.5
	4.8
	4.2

	土壤容重(g/cm³)
	1.16
	1.23
	1.19
	1.11
	1.11

	孔隙度(%)
	57.7
	41.9
	46.0
	53.8
	37.8

	全盐量(g/kg)
	0.290
	0.230
	0.150
	0.240
	0.330

	土壤渗滤率(mm/min)
	0.086
	0.062
	0.071
	0.085
	0.047

	铜(mg/kg)
	41
	24
	24
	33
	129

	镍(mg/kg)
	58
	29
	46
	34
	25

	镉(mg/kg)
	0.35
	0.17
	0.29
	0.19
	0.39

	汞(总汞)(mg/kg)
	0.330
	0.180
	0.241
	0.154
	0.242

	砷(mg/kg)
	29.2
	15.4
	25.1
	18.9
	17.8

	六价铬(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	铅(mg/kg)
	102
	53
	114
	56
	77

	氯甲烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1-二氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	二氯甲烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	反-1,2-二氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1-二氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯仿(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2-二氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	四氯化碳(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2-二氯丙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	三氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	甲苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	四氯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	乙苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	间,对-二甲苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯乙烯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	邻-二甲苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,4-二氯苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2-二氯苯(μg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2-氯苯酚(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	硝基苯(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	萘(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并(a)蒽(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	䓛(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并(b)荧蒽(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并(k)荧蒽(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并(a)芘(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	二苯并(ah)蒽(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯胺(mg/kg)
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND



表5.2-24    土壤监测结果表（四）
	采样日期
	2026.05.18
	2026.05.18
	2026.05.18
	2026.05.18

	点位名称
	项目区范围外常年下风向T3
	项目区范围外常年下风向T4
	项目区范围外常年下风向T5
	项目区范围外常年下风向T6

	采样深度
	0-0.2m
	0-0.2m
	0-0.2m
	0-0.2m

	样品状态描述
	黄棕、轻壤土、潮
	黄棕、轻壤土、潮
	浅棕、轻壤土、潮
	黄棕、轻壤土、潮

	检测项目
	检测结果

	氧化还原电位(mV)
	616
	614
	622
	632

	pH(无量纲)
	7.34
	7.46
	7.56
	7.64

	阳离子交换量(cmol+/kg)
	6.3
	6.5
	5.7
	5.2

	土壤容重(g/cm³)
	1.06
	1.02
	1.03
	1.13

	孔隙度(%)
	52.6
	49.9
	52.0
	52.4

	全盐量(g/kg)
	0.470
	0.440
	0.200
	0.140

	土壤渗滤率(mm/min)
	0.082
	0.082
	0.082
	0.081

	锌(mg/kg)
	148
	212
	183
	129

	铜(mg/kg)
	18
	20
	38
	29

	镍(mg/kg)
	43
	37
	27
	36

	铬(总铬)(mg/kg)
	104
	118
	96
	70

	镉(mg/kg)
	0.17
	0.22
	0.28
	0.13

	汞(总汞)(mg/kg)
	0.254
	0.356
	0.218
	0.225

	砷(mg/kg)
	29.4
	28.8
	23.2
	22.8

	铅(mg/kg)
	98
	112
	103
	71



6、土壤环境质量现状评价
上述表格结果表明：本次土壤监测所设置的占地范围内的测点所测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1的筛选值要求；占地范围外的测点所测指标均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准值。
7、土壤环境酸化、碱化、盐化评价结果
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）中附录D的要求，本项目土壤环境酸化、碱化、盐化评价结果如下所示：
数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目环境影响报告书
根据本次监测所测样点土壤监测结果及《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）中附录D分析可知，本项目土壤属于未盐化、无酸化或碱化。
[bookmark: _Toc3754][bookmark: _Toc5548]5.2.6生态环境现状
本项目位于红塔产业园区研和片区内，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），项目不设生态评价范围，故仅调查工业园区周边生态情况。根据《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》，红塔产业园区研和片区主要规划为工业用地、仓储物流用地及交通用地，同时包含了部分耕地、园地等农用地。
因人类活动强度较大，红塔产业园区研和片区内分布有大量建设用地及农业用地，原始的半湿润常绿阔叶林已被破坏殆尽，自然植被以次生性质的暖温性针叶林，以及原始植被遭到反复破坏后形成的暖性石灰岩灌丛和暖温性稀树灌木草丛为主。
园区内自然植被主要分布在周边山地，分布特征较为统一，即以非植被的建设用地和人工林、园地、耕地等人工植被占据绝对优势，自然植被数量少，以暖温性针叶林和暖温性灌丛为主。其中暖温性针叶林主要分布在规划区边缘山地，暖温性灌丛多见于区域内向阳平缓的坡地。而在耕地周边和弃耕地，则形成一定数量的暖温性稀树灌木草丛植被。
项目6#和7#车间选址区域为闲置空地，无植被，1#和2#车间为已成闲置车间。
[bookmark: _Toc9862][bookmark: _Toc21877]5.3区域污染源调查
根据前期现场调查和数据收集，项目大气评价范围内已建成投入运行的企业有：云南太标再生资源利用有限公司、玉溪市太标太阳能设备有限公司。
项目周边企业见下表。
表5.3-1  项目周边企业污染源强一览表
	序号
	企业名称
	企业所在地
	与项目区方向及距离
	污染物排放情况

	1
	云南太标再生资源利用有限公
	云南省玉溪市红塔区研和太标集团内
	西北侧55m
	废气：颗粒物、有机废气
废水：COD、氨氮、总磷

	2
	玉溪市太标太阳能设备有限公司
	云南省玉溪市红塔区研和太标集团内
	南侧15m
	废气：颗粒物、有机废气
废水：COD、氨氮、总磷
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[bookmark: _Toc21962][bookmark: _Toc13098]6环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc17954][bookmark: _Toc3403]6.1施工期环境影响分析
[bookmark: _Toc4763][bookmark: _Toc1495]6.1.1施工期大气环境影响分析
项目在车间装修、新建车间过程中产生的粉尘，对周围环境空气会产生一定的影响。
1、施工扬尘的影响
项目在对1#进行改造，4#、7#、9#车间建设过程中土方开挖及材料运输过程、设备安装时会产生粉尘。在装修车间期间由于车间是封闭车间，通过车间阻隔后排放量较小；新建车间土方开挖及各种运输车辆进出时会产生粉尘，由于项目新建车间选址场地较为平整，土方开挖量较小，建设单位在开挖过程采取洒水降尘和及时清运废土措施后，粉尘产生量较小，运输过程产生的粉尘由于采用篷布遮盖，及时清扫路面后，排放量较小。采取上述措施后，产生的粉尘对周围环境和施工人员产生的影响较小。
项目施工场地最近环境保护目标为北侧190m处的研和街道，项目通过采取洒水降尘、运输车辆加盖防尘布等措施，可有效降低扬尘对周围敏感目标的影响。
2、燃油废气的影响
施工设备安装机械及各型运输车辆使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放燃油废气。在房屋搭建及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如输电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。
施工机械废气主要是NOx、CO和烃类等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源，无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。
[bookmark: _Toc19680][bookmark: _Toc9560]6.1.2施工期水环境影响分析
施工期废水主要是施工人员的生活污水。施工人员不在项目区内食宿，项目在施工期间施工人员最多为100人，用水量按照40L/d·人计，生活污水产生量为4m3/d，这部分生活污水依托太阳能公司化粪池处理后经园区污水管网进入玉溪市第二污水处理厂处理，施工废水不外排，对周围地表水环境影响不大。
[bookmark: _Toc5747][bookmark: _Toc4505]6.1.3施工期噪声环境影响分析
1、 噪声源及源强
施工期噪声源主要是建筑施工机械设备噪声和运载施工建材和机械设备车辆噪声等，主要施工机械设备和车辆等噪声源的源强见下表。
表5.1-1  主要施工设备噪声源强    单位：dB（A）
	施工阶段
	声强
	声级dB（A）

	1#车间改造及设备安装阶段
	电钻
	95

	
	电焊
	85

	
	手工钻
	90

	
	无齿锯
	95

	4#、7#、9#车间建设阶段
	挖土机
	80

	
	装载车
	90

	
	电锯
	100

	
	切割机
	100

	
	吊车
	90

	
	运输车辆
	90

	
	捣拌机
	95


2、衰减预测模式
施工期的噪声源为点声源，本评价采用点声源模式预测施工期声对环境的影响，仅考虑距离衰减。
施工期预测模式如下：
[bookmark: _Toc416869701][bookmark: _Toc420664025][bookmark: _Toc31304]Loct（r）=Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct
式中：
Loct（r）—点声源在预测点产生的声压级；
Loct（r0）—参考位置处的声压级；
r0 —参考位置测点与声源之间的距离（m）；
r —预测点与声源之间的距离（m）；
△Loct—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。
3、预测结果
项目计算结果见下表。
表6.1-2  主要施工设备噪声随距离衰减变化 单位：dB（A）
	序号
	设备名称
	声压级
dB（A）
	受声点不同距离处噪声衰变值
	施工阶段

	
	
	
	10
	20
	50
	100
	150
	200
	

	
	
	
	m
	

	1
	电钻
	100
	71.47
	65.85
	58.02
	52.02
	48.51
	46.01
	1#车间改造及设备安装阶段

	2
	电焊
	95
	66.47
	60.85
	53.02
	47.02
	43.51
	41.01
	

	3
	手工钻
	95
	66.47
	60.85
	53.02
	47.02
	43.51
	41.01
	

	4
	无齿锯
	95
	66.47
	60.85
	53.02
	47.02
	43.51
	41.01
	

	多声源叠加值
	102.89
	74.36
	68.74
	60.91
	54.91
	51.40
	48.90
	

	1
	挖土机
	95
	66.47
	60.85
	53.02
	47.02
	43.51
	41.01
	4#、7#、9#车间建设阶段

	2
	装载车
	95
	66.47
	60.85
	53.02
	47.02
	43.51
	41.01
	

	3
	电锯
	105
	76.47 
	70.85
	63.02
	57.02
	53.51
	51.01
	

	4
	切割机
	105
	76.47 
	70.85
	63.02
	57.02
	53.51
	51.01
	

	5
	吊车
	95
	66.47
	60.85
	53.02
	47.02
	43.51
	41.01
	

	6
	运输车辆
	100
	71.47
	65.85
	58.02
	52.02
	48.51
	46.01
	

	7
	捣拌机
	95
	66.47
	60.85
	53.02
	47.02
	43.51
	41.01
	

	多声源叠加值
	109.33
	80.80
	75.18
	67.35
	61.35
	57.84
	55.34
	


1#车间改造及设备安装阶段噪声设备在室内进行，建筑墙壁具有一定的隔声效果。预测结果可知，项目施工设备在20m处的预测值能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间标准，在200m能达到夜间标准，但项目200m范围内有村庄及学校（1#车间北侧190m处的研和中心小学和研和街道），因此，项目禁止夜间施工；
4#、7#、9#车间建设阶段噪声设备在50m处的预测值能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间标准，在200m处能达到夜间标准，但项目200m范围内有村庄及学校，因此，项目禁止夜间施工。
根据项目施工工程内容，新建的三个车间为钢结构，其余1#车间只进行改造，施工工程量不大，在严格执行噪声污染防治的有关规定并采取充分预防措施的前提下，本项目的施工噪声对周围人群的影响不大，施工期结束，施工期噪声及其影响也将随之消失，对周围环境影响不大。
[bookmark: _Toc2628][bookmark: _Toc31225]6.1.4施工期固废影响分析
项目施工期固体废物主要为废土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
1、废土石方
项目废土石方主要来源于4#、7#和9#车间建设，项目场地较为平整，不需进行高填深挖，场地平整和基础工程开挖量小，所产生少量土石方委托有资质单位清运至主管部门指定堆放地点。
2、施工建筑垃圾
项目施工期建筑垃圾主要为废弃边角料、设备包装材料，产生量约为20t，产生的固废能回收利用的部分，例如木制（铁制）材料等，由回收商进行收购，重复利用，余下部分按当地相关部门规定，运到指定地妥善处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。
3、生活垃圾
项目施工期生活垃圾产生量为25kg/d，生活垃圾依托现有生活垃圾收集桶收集，委托环卫部门清运处置。
在项目的施工期，要加强工作人员及施工过程的管理，规范固体废物的堆放与处置，对于所产生的固体废物严格按照以上处理措施处理。
[bookmark: _Toc20520][bookmark: _Toc20770]6.1.5生态环境影响分析
[bookmark: _Toc5051]项目4#、7#和9#车间选址区域为闲置空地，无植被，1#车间已建设完成，施工场地为太标数控厂内，不涉及占用厂外用地，对厂外的生态环境影响较小。项目厂内的建设不涉及植被的破坏，会产生一定水土流失，不设置取土场、弃土场等临时场地，做好临时工程的水土保持工作，项目场地平整及基础施工尽量避开雨季施工。
[bookmark: _Toc8613]6.2运营期环境影响预测与分析
[bookmark: _Toc28198][bookmark: _Toc18662]6.2.1大气环境影响分析
6.2.1.1污染气象特征统计分析
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本次评价选择距离最近的玉溪气象站（区站号：56875，地理坐标为东经102.54189°、北纬24.346147°，距离项目约11.8km）的玉溪象站近20年（2006～2025年）平均气候资料及玉溪气象站2025年全年1月～12月的地面、探空气象资料，玉溪气象站近20年（2006～2025年）平均气候资料及玉溪气象站2025年全年1月～12月的气象资料；本次评价的资料由石家庄环安科技有限公司开发提供，通过其在线平台有偿获取。
玉溪气象站为一般站，站号56875，地理坐标为东经102.54189°、北纬24.346147°，是距项目最近的气象站；玉溪气象站观测气象数据信息见下表。
表 6.2.1-1  观测气象数据信息表
	气象站名称
	气象站编号
	气象站等级
	经纬度
	相对距离（km）
	数据年份
	气象要素

	玉溪气象站
	56875
	一般站
	102.541894E
24.346147N
	11.8
	2025
	风向、风速、干球温度、相对湿度、总云、低云


本项目高空气象数据由国家气象信息中心采用国际上前沿的模式与同化方案（GFS/GSI），建成全球大气再分析系统（CRAS），通过多层次循环同化试验，不断强化中国特有观测资料的同化应用，研制出10年以上长度的“中国全球大气再分析中间产品（CRA-Interim）”，时间分辨率为6小时，水平分辨率为34公里，垂直层次64层。提取37个层次的高空模拟气象数据，层次为1000～100hPa每间隔25hPa为一个层次。高空气象因子包括气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向和风速。站号56875，地理坐标为东经102.54189°、北纬24.346147°。
项目高空模拟气象数据信息见下表。
表 6.2.1-2  高空模拟气象数据信息表
	模拟坐标
	数据年份
	模拟气象要素
	模拟方式

	经度
	纬度
	
	
	

	102.54189°
	24.346147°
	2025年
	气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向和风速
	GFS/GSI


1、区域累年气候特征
项目采用的是玉溪基本站（站台编号56875）资料，气象站位于云南省玉溪市红塔区。根据2006-2025年玉溪基本站气象数据统计分析，项目区多年平均气温17℃，累年极端最高气温31.9℃，极端最低气温-0.4℃，多年平均气压827.5hPa，多年平均相对湿度70.3%，多年平均降雨量805.2mm，具体见下表。
表6.2.1-3   玉溪基本站常规气象项目统计（2006-2025）
	统计项目
	统计值

	平均气压 hpa  ：
	827.5

	平均相对湿度 %：
	70.3

	平均风速 m/s  ：
	2

	平均气温 ℃   ：
	17

	平均降水量 mm ：
	805.2

	日照时长 h    ：
	2124

	静风频率 %    ：
	7.4

	雷暴日数 Day  ：
	58.6

	大风日数 Day  ：
	7.2

	冰雹日数 Day  ：
	0.8

	多年平均最高温 ℃  ：
	31.9

	多年平均最低温 ℃  ：
	-0.4

	多年平均水汽压 hPa  ：
	13.2

	多年实测平均极大风速 m/s  ：
	21


2、气象特征
根据玉溪基本站2006～2024年累计气象观测资料统计，主要气象特征如下：
（1）气温
玉溪市1月份平均气温最低10.2℃，6月份平均气温最高21.8℃，年平均气温17℃。累年平均气温统计见表6.2.1-4。
表6.2.1-4  玉溪市近20年（2006-2025）累年逐月气温变化
	月份

项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	平均气温℃
	10.2
	12.5
	16.1
	18.7
	20.9
	21.8
	21.4
	20.9
	19.8
	17.1
	13.4
	10.5
	16.94


（2）相对湿度 
玉溪市年平均相对湿度为70.3%。玉溪市累年平均相对湿度统计见表6.2.1-5。
表6.2.1-5  玉溪市近20年（2006-2025）累年逐月湿度要素变化
	月份
项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	平均相对湿度%
	70.5
	60.2
	53.3
	56.6
	62.9
	73.2
	78.1
	79.6
	78.8
	79.1
	76.2
	75.2
	70.3


（3）降水 
玉溪市降水集中于夏季6~8月份，2月份降水量最低为9.9mm，7月份降水量最高为164.2mm，全年降水量为805.6mm。玉溪市累年平均降水统计见表6.2.1-6。
表6.2.1-6  玉溪市近20年（2006-2025）累年逐月平均降水要素变化
	月份
项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	降水量mm
	26.9
	9.9
	15.2
	38.5
	68.7
	132.1
	164.2
	140.9
	87.8
	69.8
	35.2
	16.4
	805.6


（4）日照时数 
玉溪市全年日照时数为2124.3h，3月份最高为246.8h，7月份最低为116.9h。玉溪市累年平均日照时数统计见表4.2-7。
表6.2.1-7 玉溪市近20年（2006-2025）累年逐月平均日照要素变化
	[bookmark: _Hlk536105037]月份
项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	日照时数h
	202.8
	219.1
	246.8
	236.9
	216.7
	150.1
	116.9
	127.1
	117.9
	127.3
	185.5
	177.2
	2124.3


（5）风速 
玉溪市年平均风速2.04m/s，月平均风速3月、4月份相对较大为2.7m/s，8~10月份相对较小为1.5m/s。玉溪市累年平均风速统计见表6.2.1-8。
表6.2.1-8  玉溪市近20年（2006-2025）累年逐月平均风速要素变化
	月份
项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	平均风速m/s
	2.1
	2.5
	2.7
	2.6
	2.4
	2.2
	1.8
	1.5
	1.5
	1.5
	1.8
	1.9
	2.04


（6）风频
玉溪市累年风频最多的是SSW，频率为18.85%；其次是SW，频率为16.25%，NNE最少，频率为0.94%。玉溪市累年风频统计见表6.2.1-9和风频玫瑰图见图6.2.1-1、图6.2.1-2。
表6.2.1-9   玉溪市近20年（2006-2025）月风向频率统计表
	频率
月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	1
	1.3
	0.7
	0.6
	1.3
	2.6
	4.5
	3.4
	4.4
	15.2
	20.6
	18.7
	9.1
	3.4
	2.3
	2.5
	1.8
	7.3

	2
	0.9
	0.6
	0.4
	0.6
	2.4
	4.2
	4
	5.2
	13.3
	18.1
	19.6
	12.5
	5.4
	2.5
	2.2
	1.4
	7

	3
	1
	0.7
	0.6
	1.1
	2.5
	3.2
	3.7
	4
	12.7
	15.9
	19.6
	14.6
	6.7
	3
	2.4
	1.6
	6.5

	4
	0.9
	0.8
	0.8
	1.1
	3.1
	4.3
	3.5
	4.1
	10.6
	16.4
	17.4
	14.8
	8.1
	3.7
	2.4
	1.5
	7.1

	5
	1.3
	1
	1.1
	2.5
	4.1
	5.1
	4.1
	4.6
	12.1
	18.5
	18.5
	10.4
	4.8
	2.6
	1.5
	0.8
	6.6

	6
	1.1
	1
	1.2
	1.9
	3.2
	5.5
	3.7
	4.3
	12.3
	23.7
	21.6
	7.5
	3.3
	1.5
	0.9
	0.7
	7.3

	7
	1.4
	1.2
	1.5
	2.2
	3.4
	5.2
	5.1
	6.4
	13.9
	20.5
	14.2
	6.5
	3.1
	2.4
	1.9
	1.2
	9.4

	8
	1.7
	1.6
	2.3
	3.7
	6
	6.6
	6.4
	6
	13.3
	16.5
	10.4
	5.4
	3.1
	2.4
	2.6
	1.7
	9.7

	9
	1.4
	1.2
	2.2
	3.6
	6.8
	7.2
	6.6
	6.9
	14.6
	16.7
	10.4
	5.2
	2.7
	2
	1.6
	1.2
	10.1

	10
	0.9
	0.9
	1.6
	3.1
	5.8
	7
	6.3
	5.5
	13.3
	18
	12.7
	6.2
	3.4
	2.2
	1.9
	1.2
	9.7

	11
	1.3
	0.9
	0.9
	1.3
	3.1
	4.6
	4.7
	5.3
	16.1
	21.1
	15.3
	8.4
	3.8
	2.5
	2.2
	1.5
	7.3

	12
	1.6
	0.7
	0.5
	1.6
	3.5
	3.9
	4.2
	5.5
	16.9
	20.2
	16.7
	8
	3.7
	2.3
	2
	1.4
	7.5

	全年
	1.23
	0.94
	1.14
	2
	3.875
	5.11
	4.64
	5.18
	13.69
	18.85
	16.25
	9.05
	4.29
	2.45
	2.00
	1.33
	7.96
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图6.2.1-1  玉溪基本站【56875】近20年(2006-2025)风向频率玫瑰图
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图6.2.1-2  玉溪基本站【56875】近20年(2006-2025)月风向频率玫瑰图
3、评价基准2025年气象资料统计
（1）风向

根据玉溪气象站数据，按照16个方位进行地面风向统计、结果见下表。
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表6.2.1-10  风频月变化、季变化及年均风频
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	静风

	一月
	2.02 
	1.08 
	0.81 
	0.67 
	6.05 
	7.66 
	2.69 
	2.69 
	11.69 
	23.92 
	19.49 
	6.99 
	2.82 
	3.36 
	2.96 
	1.21 
	3.90 

	二月
	1.04 
	0.74 
	0.30 
	0.00 
	2.83 
	4.02 
	1.79 
	1.93 
	7.89 
	21.73 
	23.36 
	16.67 
	5.36 
	2.08 
	2.38 
	2.08 
	5.80 

	三月
	0.81 
	0.67 
	0.27 
	1.48 
	5.11 
	9.41 
	5.65 
	1.61 
	7.12 
	18.15 
	16.94 
	15.05 
	6.32 
	2.69 
	2.82 
	2.28 
	3.63 

	四月
	1.11 
	0.97 
	0.69 
	1.81 
	1.94 
	5.28 
	4.58 
	4.31 
	8.47 
	17.78 
	19.86 
	16.94 
	6.25 
	3.19 
	3.06 
	1.67 
	2.08 

	五月
	1.88 
	1.88 
	1.75 
	3.90 
	6.85 
	4.84 
	4.97 
	6.45 
	11.69 
	18.01 
	16.26 
	9.01 
	3.36 
	2.02 
	0.67 
	1.34 
	5.11 

	六月
	1.25 
	0.97 
	2.64 
	2.50 
	4.72 
	9.17 
	7.36 
	3.47 
	11.94 
	22.08 
	18.61 
	6.81 
	1.67 
	1.39 
	0.97 
	0.97 
	3.47 

	七月
	2.69 
	2.96 
	3.36 
	3.76 
	4.70 
	7.39 
	7.26 
	4.84 
	13.31 
	19.76 
	9.41 
	5.78 
	4.30 
	3.23 
	3.36 
	1.61 
	2.28 

	八月
	1.48 
	0.40 
	1.88 
	3.09 
	5.51 
	7.66 
	5.51 
	3.63 
	12.37 
	28.23 
	13.98 
	3.63 
	2.55 
	2.15 
	1.34 
	1.21 
	5.38 

	九月
	1.11 
	0.97 
	2.92 
	5.14 
	2.92 
	3.75 
	5.28 
	4.03 
	16.94 
	24.44 
	11.39 
	6.53 
	4.17 
	2.50 
	1.25 
	1.81 
	4.86 

	十月
	0.27 
	0.67 
	0.94 
	2.02 
	5.11 
	4.57 
	4.03 
	4.57 
	18.55 
	27.42 
	13.31 
	6.05 
	2.55 
	0.94 
	1.08 
	1.21 
	6.72 

	十一月
	0.83 
	0.83 
	0.83 
	2.36 
	6.25 
	7.50 
	4.44 
	3.19 
	13.33 
	26.53 
	10.83 
	3.75 
	3.19 
	3.19 
	3.89 
	1.94 
	7.08 

	十二月
	2.82 
	0.40 
	0.40 
	0.67 
	1.48 
	1.21 
	2.42 
	2.96 
	16.26 
	30.91 
	16.53 
	8.87 
	2.69 
	1.75 
	3.90 
	1.48 
	5.24 

	全年
	1.27 
	1.18 
	0.91 
	2.40 
	4.66 
	6.52 
	5.07 
	4.12 
	9.10 
	17.98 
	17.66 
	13.63 
	5.30 
	2.63 
	2.17 
	1.77 
	3.62 

	春季
	1.81 
	1.45 
	2.63 
	3.13 
	4.98 
	8.06 
	6.70 
	3.99 
	12.55 
	23.37 
	13.95 
	5.39 
	2.85 
	2.26 
	1.90 
	1.27 
	3.71 

	夏季
	0.73 
	0.82 
	1.56 
	3.16 
	4.76 
	5.27 
	4.58 
	3.94 
	16.30 
	26.14 
	11.86 
	5.45 
	3.30 
	2.20 
	2.06 
	1.65 
	6.23 

	秋季
	1.99 
	0.74 
	0.51 
	0.46 
	3.47 
	4.31 
	2.31 
	2.55 
	12.08 
	25.65 
	19.68 
	10.65 
	3.56 
	2.41 
	3.10 
	1.57 
	4.95 

	冬季
	1.45 
	1.05 
	1.40 
	2.29 
	4.47 
	6.05 
	4.68 
	3.65 
	12.50 
	23.26 
	15.78 
	8.78 
	3.76 
	2.37 
	2.31 
	1.56 
	4.62 


由年均风频的月、季及全年变化统计资料可以看出，2025年全年主导风向为SSW风向，总计出现频率为17.98 %，静风频率为3.62%。
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图6.2.1-3  玉溪市2025年风向频率玫瑰图
（2）风速
按照16个方位进行地面风速统计，统计结果见下表。
表6.2.1-11   年平均风速月变化统计结果
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	平均值

	风速（m/s）
	2.06 
	2.55 
	2.77 
	2.69 
	2.24 
	2.03 
	1.55 
	1.67 
	1.59 
	1.58 
	1.55 
	1.79 
	2.0



表6.2.1-12   季小时平均风速的日变化
	     风速（m/s） 
小时（h）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	1.78 
	1.54 
	1.58 
	1.52 
	1.43 
	1.41 
	1.38 
	1.34 
	1.62 
	2.20 
	2.82 
	3.38 

	夏季
	1.18 
	1.29 
	1.21 
	1.13 
	1.00 
	1.08 
	1.06 
	1.03 
	1.20 
	1.66 
	1.97 
	2.31 

	秋季
	1.08 
	0.98 
	1.03 
	1.03 
	0.99 
	0.91 
	0.93 
	0.86 
	0.92 
	1.32 
	1.68 
	2.11 

	冬季
	1.29 
	1.30 
	1.35 
	1.29 
	1.36 
	1.25 
	1.32 
	1.23 
	0.98 
	1.36 
	1.96 
	2.99 

	风速（m/s）
小时（h）
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	3.75 
	4.01 
	4.25 
	4.32 
	4.23 
	3.99 
	3.59 
	2.95 
	2.60 
	2.10 
	1.94 
	1.81 

	夏季
	2.54 
	2.73 
	2.93 
	2.84 
	2.69 
	2.53 
	2.35 
	1.98 
	1.61 
	1.26 
	1.25 
	1.16 

	秋季
	2.49 
	2.59 
	2.68 
	2.65 
	2.50 
	2.32 
	1.99 
	1.62 
	1.33 
	1.29 
	1.28 
	1.16 

	冬季
	3.35 
	3.69 
	3.93 
	4.01 
	3.97 
	3.60 
	2.86 
	2.12 
	1.77 
	1.42 
	1.24 
	1.24 



表6.2.1-13   各风向风速及月平均风速统计结果（单位：m/s）
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	一月
	1.26
	0.69
	1.83
	2.34
	2.63
	2.79
	2.12
	0.96
	1.09
	2.16
	2.58
	3.38
	2.1
	1.11
	1.15
	1.16
	2.06

	二月
	0.94
	0.74
	0.8
	0
	2.94
	2.57
	2.7
	0.91
	1.45
	2.14
	3.05
	4.18
	3.56
	1.73
	1.1
	1.15
	2.55

	三月
	1.28
	1.06
	1.25
	1.85
	3.13
	3.31
	2.6
	0.98
	1.47
	2.2
	3.2
	4.29
	3.97
	2.24
	1.54
	1.42
	2.77

	四月
	1.21
	1.67
	1.16
	2.38
	2.53
	2.9
	2.64
	1.34
	1.52
	2.41
	3.17
	3.84
	3.33
	2.36
	2.32
	1.5
	2.69

	五月
	1.81
	0.91
	1.9
	2.46
	2.82
	2.11
	1.7
	1.63
	1.44
	2.45
	2.91
	3.67
	3.03
	1.15
	0.68
	1.34
	2.24

	六月
	1.47
	1.56
	1.26
	1.45
	2.5
	2.22
	1.99
	1.12
	1.19
	2.14
	2.77
	2.93
	2.22
	1.36
	1.07
	1.63
	2.03

	七月
	1.97
	1.57
	2.18
	1.98
	1.97
	1.96
	1.73
	1.21
	1.14
	1.48
	1.75
	1.36
	1.72
	1.35
	1.37
	1.61
	1.55

	八月
	1.14
	0.73
	1.06
	1.71
	1.92
	2.06
	2.18
	1.09
	1.28
	1.92
	2.03
	1.63
	1.45
	1.13
	1.39
	1.59
	1.67

	九月
	0.82
	1.29
	1.6
	2.28
	1.89
	2.12
	1.7
	1.06
	1.31
	1.61
	2.14
	2.01
	1.36
	1.61
	1.33
	0.95
	1.59

	十月
	1.05
	1.06
	1.01
	1.72
	2.13
	2.14
	1.23
	1.12
	1.24
	1.78
	2.07
	2.33
	1.15
	0.99
	1.19
	0.86
	1.58

	十一月
	0.87
	1.23
	2.22
	2.39
	2.34
	2.13
	1.72
	0.92
	1.18
	1.59
	2.19
	2.14
	1.12
	1.04
	1.06
	1.02
	1.55

	十二月
	0.98
	0.67
	1.23
	2.2
	2.55
	2.63
	1.61
	0.81
	1.12
	1.71
	2.93
	3.15
	1.39
	1.15
	1.13
	1.09
	1.79

	全年
	1.32
	1.2
	1.6
	2.07
	2.45
	2.43
	1.97
	1.16
	1.26
	1.93
	2.66
	3.32
	2.46
	1.47
	1.33
	1.26
	2

	春季
	1.53
	1.15
	1.65
	2.32
	2.9
	2.9
	2.32
	1.45
	1.47
	2.35
	3.1
	3.97
	3.52
	2
	1.81
	1.42
	2.56

	夏季
	1.63
	1.49
	1.61
	1.75
	2.11
	2.09
	1.95
	1.15
	1.2
	1.86
	2.29
	2.07
	1.73
	1.28
	1.32
	1.61
	1.75

	秋季
	0.87
	1.21
	1.59
	2.18
	2.17
	2.13
	1.57
	1.05
	1.24
	1.66
	2.13
	2.16
	1.23
	1.24
	1.14
	0.95
	1.57

	冬季
	1.07
	0.7
	1.48
	2.27
	2.7
	2.71
	2.08
	0.89
	1.18
	1.97
	2.86
	3.7
	2.6
	1.29
	1.13
	1.13
	2.12




[image: ]
图6.2.1-4   2025年风速玫瑰图
玉溪市2025年平均风速2.0m/s，其中3月平均风速最大，为2.77m/s，11月平均风速最小，为1.55m/s。1-6月风速较大，在2.0m/s以上，风速越大越利于废气扩散。
（3）气温
玉溪气象站数据按照16个方位进行地面气温统计，平均气温统计结果见表6.2.1-14。
表6.2.1-14   年、月平均气温统计结果
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年平均

	温度（℃）
	9.75 
	13.16 
	15.61 
	19.69 
	20.46 
	21.18 
	21.53 
	20.88 
	20.59 
	18.38 
	12.67 
	10.69 
	17.05


玉溪2025年平均气温为17.05℃，其中6、7月气温较高，在21℃以上，1月平均气温最低，为8.75℃，7月平均气温最高，为21.53℃。
（4）污染系数
污染系数与风频和风速的比成正比，含静风效应的污染系数计算公式如下：


式中：P——污染系数；
f0——各风向出现频率，%；
ui——各风向下的平均风速，m/s。
[bookmark: _Toc13754_WPSOffice_Level2]经计算，玉溪市2025年全年污染系数分析计算结果见下表。
表6.2.1-15   玉溪市2025年全年污染系数
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S

	一月
	1.6
	1.57
	0.44
	0.29
	2.3
	2.75
	1.27
	2.8
	10.72

	二月
	1.11
	1
	0.38
	0
	0.96
	1.56
	0.66
	2.12
	5.44

	三月
	0.63
	0.63
	0.22
	0.8
	1.63
	2.84
	2.17
	1.64
	4.84

	四月
	0.92
	0.58
	0.59
	0.76
	0.77
	1.82
	1.73
	3.22
	5.57

	五月
	1.04
	2.07
	0.92
	1.59
	2.43
	2.29
	2.92
	3.96
	8.12

	六月
	0.85
	0.62
	2.1
	1.72
	1.89
	4.13
	3.7
	3.1
	10.03

	七月
	1.37
	1.89
	1.54
	1.9
	2.39
	3.77
	4.2
	4
	11.68

	八月
	1.3
	0.55
	1.77
	1.81
	2.87
	3.72
	2.53
	3.33
	9.66

	九月
	1.35
	0.75
	1.83
	2.25
	1.54
	1.77
	3.11
	3.8
	12.93

	十月
	0.26
	0.63
	0.93
	1.17
	2.4
	2.14
	3.28
	4.08
	14.96

	十一月
	0.95
	0.67
	0.37
	0.99
	2.67
	3.52
	2.58
	3.47
	11.3

	十二月
	2.88
	0.6
	0.33
	0.3
	0.58
	0.46
	1.5
	3.65
	14.52

	全年
	1.1
	0.87
	0.88
	1.11
	1.82
	2.49
	2.38
	3.15
	9.92

	春季
	0.83
	1.03
	0.55
	1.03
	1.61
	2.25
	2.19
	2.84
	6.19

	夏季
	1.11
	0.97
	1.63
	1.79
	2.36
	3.86
	3.44
	3.47
	10.46

	秋季
	0.84
	0.68
	0.98
	1.45
	2.19
	2.47
	2.92
	3.75
	13.15

	冬季
	1.86
	1.06
	0.34
	0.2
	1.29
	1.59
	1.11
	2.87
	10.24

	 月份
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均
	

	一月
	11.07
	7.55
	2.07
	1.34
	3.03
	2.57
	1.04
	3.28
	

	二月
	10.15
	7.66
	3.99
	1.51
	1.2
	2.16
	1.81
	2.61
	

	三月
	8.25
	5.29
	3.51
	1.59
	1.2
	1.83
	1.61
	2.42
	

	四月
	7.38
	6.26
	4.41
	1.88
	1.35
	1.32
	1.11
	2.48
	

	五月
	7.35
	5.59
	2.46
	1.11
	1.76
	0.99
	1
	2.85
	

	六月
	10.32
	6.72
	2.32
	0.75
	1.02
	0.91
	0.6
	3.17
	

	七月
	13.35
	5.38
	4.25
	2.5
	2.39
	2.45
	1
	4
	

	八月
	14.7
	6.89
	2.23
	1.76
	1.9
	0.96
	0.76
	3.55
	

	九月
	15.18
	5.32
	3.25
	3.07
	1.55
	0.94
	1.91
	3.78
	

	十月
	15.4
	6.43
	2.6
	2.22
	0.95
	0.91
	1.41
	3.74
	

	十一月
	16.69
	4.95
	1.75
	2.85
	3.07
	3.67
	1.9
	3.84
	

	十二月
	18.08
	5.64
	2.82
	1.94
	1.52
	3.45
	1.36
	3.73
	

	全年
	12.05
	5.93
	2.64
	1.53
	1.61
	1.74
	1.24
	3.15
	

	春季
	7.65
	5.7
	3.43
	1.51
	1.32
	1.2
	1.25
	2.54
	

	夏季
	12.56
	6.09
	2.6
	1.65
	1.77
	1.44
	0.79
	3.5
	

	秋季
	15.75
	5.57
	2.52
	2.68
	1.77
	1.81
	1.74
	3.77
	

	冬季
	13.02
	6.88
	2.88
	1.37
	1.87
	2.74
	1.39
	3.17
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图6.2.1-5   2025年玉溪市污染系数玫瑰图
（5）稳定度
以玉溪基本站（站台编号56875）2025年的地面气象观测资料为基础，按P-S法对大气稳定度进行分类，在下表中给出玉溪市2025全年大气稳定度出现频率。结果表明：全年稳定度D类出现频率最大，年均频率为80.21%。
表 4.2-16   2025年全年稳定度统计结果    单位：%
	月份
	稳定度A
	稳定度B
	稳定度B-C
	稳定度C
	稳定度C-D
	稳定度D
	稳定度D-E
	稳定度E
	稳定度F

	一月
	0
	7.39
	4.3
	3.76
	0.67
	62.77
	0
	5.51
	15.59

	二月
	0
	3.87
	4.76
	1.79
	2.08
	67.11
	0
	4.17
	16.22

	三月
	0
	5.78
	2.42
	1.75
	2.69
	65.73
	0
	4.97
	16.67

	四月
	0.14
	4.58
	1.25
	4.86
	0.83
	83.61
	0
	1.39
	3.33

	五月
	0.13
	2.15
	1.34
	5.11
	0.13
	88.31
	0
	0.67
	2.15

	六月
	0
	2.5
	1.11
	2.22
	0.28
	91.11
	0
	0.83
	1.94

	七月
	0.13
	1.08
	0.4
	0.81
	0
	96.64
	0
	0.13
	0.81

	八月
	0
	3.36
	0
	2.15
	0
	91.8
	0
	0.54
	2.15

	九月
	0.28
	2.92
	0
	1.94
	0
	92.22
	0
	0.69
	1.94

	十月
	0
	4.17
	1.61
	0.54
	0.13
	89.11
	0
	1.08
	3.36

	十一月
	0
	7.22
	2.08
	2.64
	0
	69.86
	0
	3.89
	14.31

	十二月
	0
	5.78
	4.97
	3.36
	0.81
	63.44
	0
	4.17
	17.47

	全年
	0.06
	4.24
	2.01
	2.58
	0.63
	80.21
	0
	2.33
	7.96

	春季
	0.09
	4.17
	1.68
	3.89
	1.22
	79.17
	0
	2.36
	7.43

	夏季
	0.05
	2.31
	0.5
	1.72
	0.09
	93.21
	0
	0.5
	1.63

	秋季
	0.09
	4.76
	1.24
	1.69
	0.05
	83.79
	0
	1.88
	6.5

	冬季
	0
	5.74
	4.68
	3.01
	1.16
	64.35
	0
	4.63
	16.44


6.2.1.2预测模式与参数
（1）预测模型
本项目污染源主要是点源、面源，预测范围小于50km，排放形式为连续源，模拟一次污染物；同时基准年24年内风速≤0.5m/s的持续时间为11小时，不超过72h，近20年统计的全年静风频率为21.2%，未超过35%，故本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERMOD模型进行进一步预测。AERMOD模型系统包括AERMOD（大气扩散模型）、AERMET（气象数据预处理器）和AERMAP（地形数据预处理器）。
本次评价采用由石家庄环安科技有限公司开发的“大气环境影响评价系统（Aermodsystem）正式版”开展大气环境影响预测，软件版本号为：4.6.0.14。
（2）预测基准年
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的一个日历年作为评价基准年，故本次评价以2025年为预测基准年。
（3）网格点设置
以厂址中心作为坐标系原点（0，0），将评价区域设置为矩形网格，东西向为x轴，南北向为y轴，网格范围为x~y=〔-2500，2500〕~〔-2500，2500〕，X轴、Y轴网格点数均为51，步长为100m。根据各网格点浓度预测值比较，给出小时平均浓度、日平均浓度、年平均浓度在评价区域内的最大值。
计算大气环境防护距离时，预测计算网格点步长为50m×50m，计算范围为厂界外延1000m，X轴、Y轴网格点数均为41，根据各网格点浓度预测值比较，给出短期质量浓度贡献值。
[image: ][image: ]

图 6.2.1-6 大气预测底图
[image: ]
图6.2.1-7   项目基本信息图

（4）气象资料
①地面气象数据
地面气象数据采用玉溪市气象站2025年连续一年逐时、逐次的地面观测数据，地面数据中的风向、风速、温度等原始地面气象观测数据来源于国家气象局，云量数据，采用中尺度气象模型WRF模拟，经由MMIF程序转变为AERMOD的气象数据格式SFC文件，然后提取其中的云量数据。为保证模型所需输入数据的连续性，对于观测数据中存在个别小时风向、风速、温度等观测数据缺失的时段，采用线性插值方式予以补充。
②高空气象数据
高空气象数据采用模式WRF生成，模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km，模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP）的再分析数据作为模型输入场和边界场。本次高空数据气象模拟以地面气象观测站位置为中心点，模拟27km×27km范围内离地高度0~5000m内，不同等压面上气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向、风速。
玉溪气象站站点信息详见表6.2.1-1。
（5）地形数据
地形数据采用由环安科技公司依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）开发的AERMODSYSTEM4.6软件中提供的在线下载数据。
[image: ]本项目所在地

图6.2.1-8  区域地形等值线图

[image: ]
图6.2.1-9  区域地形3D曲面图
（6）环境质量现状资料
本项目涉及的基本污染物（PM2.5、PM10），根据2025年红塔区（研和）环境空气质量自动监测站点数据作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。
其他因子TSP采用引用补充监测数据；、TVOC采用补充监测数据。
（7）考虑建筑物下洗。
（8）不考虑颗粒物干湿沉降及相关参数设置。
（9）不考虑光化学网格模型参数。
（10）地表参数
根据收集到的土地利用类型图，本次预测范围内的土地利用类型图以项目场地中心为中心原点坐标（0，0），将预测范围划分为2个扇区，具体参数如下：
[bookmark: _Ref28747][bookmark: _Ref28730]表 6.2.1-17  项目地表参数一览表
	扇区编号
	扇区分界角度
	土地类型
	季节
	正午反照率
	BOWEN
	地表粗糙度

	1
	0°~180°
	城市
	春季
	0.35
	0.5
	1

	
	
	
	夏季
	0.14
	0.5
	1

	
	
	
	秋季
	0.16
	1
	1

	
	
	
	冬季
	0.18
	1
	1

	2
	180°-360°
	农作地
	冬季
	0.6
	0.5
	0.01

	
	
	
	春季
	0.14
	0.2
	0.03

	
	
	
	夏季
	0.2
	0.3
	0.2

	
	
	
	秋季
	0.18
	0.4
	0.05


6.2.1.3预测方案设计
（1）预测因子
1）预测因子
本次评价预测因子包括：TSP、PM10、PM2.5、TVOC。
2）预测因子的表征及折算
① 无组织排放的颗粒物按TSP进行评价；
② TSP按PM10100%取值；PM2.5按PM1050%取值。
③根据环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“环境质量标准选用GB3095中的环境空气质量浓度限制，已有地方标准的，选用地方标准中的浓度限值，对于GB3095及地方环境质量标准中未包含的污染物，参照附录D中的浓度限值”。
项目涉及的特征污染物TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D污染物空气质量浓度参考限值；TSP执行执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级浓度限值。
④由于本项目NOx排放量小于500t/a，故不预测分析二次污染物。
（2）预测内容
本次评价预测内容见下表：
[bookmark: _Ref32646]表 6.2.1-18  预测内容及评价要求
	评价对象
	污染源
	排放形式
	预测内容
	评价内容

	达标区环境影响预测
	新增污染源
	正常排放
	1h平均质量浓度
24h平均质量浓度
年平均质量浓度
	最大落地浓度占标率。

	
	
	
	1h平均质量浓度
	厂界最大落地浓度。

	
	新增污染源
-
“以新带老”污染源
+
其他在建、拟建污染源
	
	1h平均质量浓度
24h平均质量浓度
年平均质量浓度
	1、叠加环境质量现状浓度后的保证率日均值浓度、占标率及达标评价；
2、叠加环境质量现状浓度后的年均值浓度、占标率及达标评价。

	
	新增污染源
	非正常排放
	1h平均质量浓度
	最大落地浓度占标率。

	大气环境防护距离
	新增污染源
-
“以新带老”污染源
+
全厂现有污染源
	正常
	短期浓度
	大气环境防护距离

	注：本项目为扩建项目不涉及“以新带老”污染源，评价范围内其他在建、拟建项目主要为“云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司年产100万套太阳能热水器生产线项目”、“云南太标再生资源利用有限公司废旧机动车回收、拆解(含新能源汽车回收、拆解)升级改造项目”，与本项目排放相关的污染物为颗粒物、TVOC，相关的预测指标包括TSP、PM10、PM2.5、TVOC。


表4.2-19  各指标预测情景
	项目
	预测指标
	预测内容

	正常排放
	TSP
	日均浓度贡献值、年均浓度贡献值；
叠加在建、拟建项目环境影响、现状浓度后，日平均质量浓度。

	
	PM10
	日均浓度贡献值、年均浓度贡献值
叠加在建、拟建项目环境影响、现状浓度后，95%保证率日平均质量浓度、年平均质量浓度

	
	PM2.5
	日均浓度贡献值、年均浓度贡献值
叠加在建、拟建项目环境影响、现状浓度后，95%保证率日平均质量浓度、年平均质量浓度

	
	TVOC
	8小时浓度贡献值；
叠加质量现状浓度后，8小时平均质量浓度。

	非正常排放
	TSP、PM10、PM2.5、TVOC）
	1小时最大浓度贡献值

	大气环境防护距离
	项目全厂污染源
	短期浓度

	厂界最大落地浓度
	颗粒物、
	1小时最大浓度贡献值。

	注：本项目为扩建项目不涉及“以新带老”污染源，评价范围内其他在建、拟建项目主要为“云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司年产100万套太阳能热水器生产线项目”、“云南太标再生资源利用有限公司废旧机动车回收、拆解(含新能源汽车回收、拆解)升级改造项目”，与本项目排放相关的污染物为颗粒物、TVOC，相关的预测指标包括TSP、PM10、PM2.5、TVOC。


（3）预测范围
以厂址中心作为坐标系原点（0，0），东西向为x轴，南北向为y轴，边长为2.5km×2.5km的矩形区域。网格范围为x~y=〔-2500，2500〕~〔-2500，2500〕，步长为100m，共2601个网格点。
（4）预测点位
在预测范围内计算点主要包括环境空气敏感点，预测范围内网格点和区域最大浓度点三类。
①环境空气敏感点
环境空气敏感点主要为评价范围内的居民集中区，项目共28个环境空气敏感目标，具体见下表 ：
[bookmark: _Ref1200]表4.2-20  环境空气敏感点一览表
	序号
	敏感点
	X轴坐标
	Y轴坐标
	地形高度（m）

	1
	红塔区
	东山村
	1680.23
	-1933.37
	1663.59

	2
	
	古城村
	825.08
	88.76
	1635.66

	3
	
	向家庄
	-163.08
	-848.87
	1634.6

	4
	
	沙坝
	-243.36
	984.07
	1641.49

	5
	
	定古村
	-540.41
	1702.51
	1645.06

	6
	
	宝善街
	-558.38
	-686.51
	1642.8

	7
	
	小山村
	-1106.37
	84.84
	1654.53

	8
	
	秀溪村
	-899.01
	-1064.83
	1641.96

	9
	
	新化村
	-1607
	-2442.97
	1647.94

	10
	
	小龙潭
	2486.5
	2122.68
	1668.4

	11
	
	石头村
	2047.31
	-131.87
	1654.57

	12
	
	菜园
	1835.55
	376.33
	1637

	13
	
	中村村
	1769.02
	2026.27
	1652.99

	14
	
	大村
	1688.18
	1758.67
	1657.49

	15
	
	红土坡
	1481.65
	1064.09
	1640.66

	16
	
	宋官村
	1648.88
	-1062.32
	1647.24

	17
	
	尹旗屯
	874.58
	-2394.77
	1659.46

	18
	
	潘井
	-647.62
	359.6
	1635.66

	19
	
	和乐村
	-684.79
	-381.67
	1639.99

	20
	
	中所
	-1085.01
	-1660.04
	1640.71

	21
	
	汤井
	-1708.12
	-897.43
	1661.54

	22
	
	窑上
	-1812.69
	-2268.93
	1656.15

	23
	
	秀溪村
	-1912.72
	-1204.34
	1664.93

	24
	
	柴井村
	-2015.02
	-674.23
	1677.76

	25
	
	梁海村
	1689.37
	-2381.15
	1636.28

	26
	
	研和镇
	400.88
	442.56
	1633.91

	27
	
	可官村
	-905.88
	999.99
	1653.24

	27
	
	小密罗
	-2346.91
	2265.98
	1795.02


②预测范围内的网格点
由于预测范围为边长5km的矩形，故评价范围内预测网格点步长为100m，以此作为本项目大气预测的基本网格点。
[bookmark: _Toc7057_WPSOffice_Level2]（5）环境背景的处理
预测浓度除了考虑项目的贡献浓度，还需叠加背景浓度。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），关心点（监测点）按贡献浓度与现状浓度叠加的方式处理，背景浓度取各监测点的小时浓度最高值和日均浓度最高值为各点背景浓度。网格点按贡献浓度与现状浓度叠加方式处理，网格点背景浓度先计算相同时刻各关心点（监测点）平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。对于部分未进行背景浓度监测的关心点，其背景浓度根据风向、地形、距离选取附近监测点位的背景浓度作为该关心点的背景浓度。
基于以上原则要求，本项目环境背景浓度取值方法如下：
[bookmark: _Toc10897_WPSOffice_Level2]本项目涉及的基本污染物（PM10、PM2.5），根据2025年红塔区（研和）空气质量自动监测站点数据，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。
其他因子TSP采用引用补充监测数据及TVOC采用补充监测数据中最大值，环境质量现状浓度取值详见下表：
表4.2-21    环境质量现状浓度取值统计表
	监测因子
	单位
	年均浓度值
	百分位数日均浓度值
	24h平均浓度值
	1h平均浓度值
	8h平均浓度值或保证率8h浓度值

	PM10
	μg/m3
	37.01
	74
	-
	-
	-

	PM2.5
	μg/m3
	23.19
	51
	-
	-
	-

	TSP
	μg/m3
	-
	-
	55
	-
	-

	TVOC
	μg/m3
	-
	-
	-
	-
	3.8


（6）污染物源强
包括工况新增污染源、非正常排放新增污染源，评价范围内在建、拟建的污染源。
①新增污染源。
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[bookmark: _Ref2660]本项目正常工况下新增的有组织污染源、无组织污染源的源强见表6.2.1-22、表6.2.1-23
表6.2.1-22  新增正常工况有组织废气源强
	污染源名称
	排气筒基底坐标
	排气筒
	烟气
	污染物排放速率

	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	内径[m]
	温度[K]
	排气量
	单位
	PM10
	PM2.5
	TSP
	TVOC
	单位

	DA003
	89.4
	-15.23
	1632.38
	18
	0.6
	303.15
	11.79
	m/s
	0.014
	0.007
	0.014
	0
	kg/h

	DA004
	8.14
	29.45
	1632.28
	18
	1.2
	423.15
	12.28
	m/s
	0
	0
	0
	0.618
	kg/h


[bookmark: _Ref22532][bookmark: _Ref7950]表 6.2.1-23  新增正常工况无组织废气源强
	污染源名称
	面源顶点坐标
	面源参数
	污染物排放速率

	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	X边长[m]
	Y边长[m]
	方向角[度]
	垂向维[m]
	PM10
	PM2.5
	TSP
	TVOC
	单位

	本项目面源
	15.83
	29.65
	1632.36
	10
	96.14
	27.01
	30.16
	0
	0
	0
	0.075
	0.256
	kg/h



②非正常排放新增污染源
非正常排放新增污染源主要为有组织废气的非正常排放，非正常排放源强见6.2.1-24。
[bookmark: _Ref8019]表  6.2.1-24 非正常排放源强
	污染源名称
	排气筒基底坐标
	排气筒
	烟气
	污染物排放速率

	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	内径[m]
	温度[K]
	排气量
	单位
	PM10
	PM2.5
	TSP
	TVOC
	单位

	非正常DA004
	8.14
	29.45
	1632.28
	18
	1.2
	423.15
	12.28
	m/s
	0
	0
	0
	1.77
	kg/h

	非正常DA003
	89.4
	-15.23
	1632.38
	18
	0.6
	303.15
	11.79
	m/s
	0.75
	/
	/
	0
	kg/h


③在建、拟建污染源
评价范围内其他在建、拟建项目主要为“云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司年产100万套太阳能热水器生产线项目”、“云南太标再生资源利用有限公司废旧机动车回收、拆解(含新能源汽车回收、拆解)升级改造项目”，与本项目排放相关的污染物为颗粒物、TVOC，相关的预测指标包括TSP、PM10、PM2.5、TVOC，污染物源强详见下表：
表 6.2.1-25 拟建、在建正常工况有组织废气源强
	污染源名称
	排气筒基底坐标
	排气筒
	烟气
	污染物排放速率

	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	内径[m]
	温度[K]
	排气量
	单位
	PM10
	PM2.5
	TSP
	TVOC
	单位

	太标太阳能电熔炉排口
	192.45
	-329.97
	1633.03
	20
	1.1
	293.15
	13.15
	m/s
	0.0222
	0.0111
	0.0222
	0
	kg/h

	太标太阳能石英砂废气口
	148.16
	-332.92
	1633.56
	18
	0.5
	293.15
	7.07
	m/s
	0.0028
	0.0014
	0.0028
	0
	kg/h

	太标太阳能筛分废气口
	165.28
	-340.6
	1633.35
	15
	0.5
	293.15
	7.07
	m/s
	0.0028
	0.0014
	0.0028
	0
	kg/h

	太标再生资源汽车拆解废气口
	-22.89
	108.15
	1632.23
	15
	0.4
	293.15
	13.26
	m/s
	0
	0
	0
	0.346
	kg/h


表6.2.1-26 拟建、在建正常工况无组织废气源强
	染源名称
	面源顶点坐标
	面源参数
	污染物排放速率

	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	X边长[m]
	Y边长[m]
	方向角[度]
	垂向维[m]
	PM10
	PM2.5
	TSP
	TVOC
	单位

	太标太阳能真空管生产车间
	71.47
	-393.07
	1639.63
	12
	84.48
	102.98
	22.62
	0
	0
	0
	0.19
	0
	kg/h

	太标再生资源拆解车间
	-175.33
	135.32
	1632.08
	12
	151.28
	66.15
	34.78
	0
	0
	0
	0.016
	0.198
	kg/h





6.2.1.4预测结果
1、新增污染源贡献浓度预测
（1）PM10预测结果
[bookmark: _Ref8584][bookmark: _Toc27872_WPSOffice_Level2]①关心点及网格点地面浓度最大贡献值预测结果
按逐日、年均预测计算PM10地面浓度贡献值，关心点及网格点最大贡献浓度预测结果见下表：
表 6.2.1-27  本项目PM10日均贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	PM10
	东山村
	1,680
	-1,933
	24小时
	0.012
	2025/04/10
	0.010
	达标

	
	古城村
	825
	89
	24小时
	0.013
	2025/12/29
	0.011
	达标

	
	向家庄
	-163
	-849
	24小时
	0.007
	2025/05/01
	0.006
	达标

	
	沙坝
	-243
	984
	24小时
	0.015
	2025/09/09
	0.013
	达标

	
	定古村
	-540
	1,703
	24小时
	0.016
	2025/07/24
	0.013
	达标

	
	宝善街
	-558
	-687
	24小时
	0.016
	2025/07/22
	0.013
	达标

	
	小山村
	-1,106
	85
	24小时
	0.039
	2025/11/03
	0.033
	达标

	
	秀溪村
	-899
	-1,065
	24小时
	0.009
	2025/07/22
	0.007
	达标

	
	新化村
	-1,607
	-2,443
	24小时
	0.004
	2025/09/26
	0.003
	达标

	
	小龙潭
	2,487
	2,123
	24小时
	0.043
	2025/11/20
	0.036
	达标

	
	石头村
	2,047
	-132
	24小时
	0.010
	2025/11/11
	0.009
	达标

	
	菜园
	1,836
	376
	24小时
	0.013
	2025/11/05
	0.010
	达标

	
	中村村
	1,769
	2,026
	24小时
	0.023
	2025/01/12
	0.019
	达标

	
	大村
	1,688
	1,759
	24小时
	0.021
	2025/03/20
	0.017
	达标

	
	红土坡
	1,482
	1,064
	24小时
	0.018
	2025/06/20
	0.015
	达标

	
	宋官村
	1,649
	-1,062
	24小时
	0.013
	2025/08/17
	0.011
	达标

	
	尹旗屯
	875
	-2,395
	24小时
	0.015
	2025/04/26
	0.012
	达标

	
	潘井
	-648
	360
	24小时
	0.031
	2025/10/22
	0.026
	达标

	
	和乐村
	-685
	-382
	24小时
	0.022
	2025/10/23
	0.018
	达标

	
	中所
	-1,085
	-1,660
	24小时
	0.005
	2025/04/08
	0.005
	达标

	
	汤井
	-1,708
	-897
	24小时
	0.023
	2025/09/26
	0.019
	达标

	
	窑上
	-1,813
	-2,269
	24小时
	0.007
	2025/02/02
	0.005
	达标

	
	秀溪村
	-1,913
	-1,204
	24小时
	0.034
	2025/09/26
	0.029
	达标

	
	柴井村
	-2,015
	-674
	24小时
	0.031
	2025/05/27
	0.026
	达标

	
	梁海村
	1,689
	-2,381
	24小时
	0.004
	2025/11/10
	0.003
	达标

	
	研和镇
	401
	443
	24小时
	0.069
	2025/08/21
	0.058
	达标

	
	可官村
	-906
	1,000
	24小时
	0.026
	2025/07/25
	0.021
	达标

	
	小密罗
	-2,347
	2,266
	24小时
	0.001
	2025/07/25
	0.001
	达标

	
	区域最大值
	200
	100
	24小时
	0.230
	2025/06/19
	0.191
	达标




表6.2.1-28   本项目PM10年均贡献质量浓度预测结果表
	[bookmark: _Toc1330_WPSOffice_Level2]污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	%
	

	PM10
	东山村
	1,680
	-1,933
	年均
	0.001
	0.002
	达标

	
	古城村
	825
	89
	年均
	0.002
	0.004
	达标

	
	向家庄
	-163
	-849
	年均
	0.001
	0.001
	达标

	
	沙坝
	-243
	984
	年均
	0.002
	0.003
	达标

	
	定古村
	-540
	1,703
	年均
	0.002
	0.003
	达标

	
	宝善街
	-558
	-687
	年均
	0.001
	0.001
	达标

	
	小山村
	-1,106
	85
	年均
	0.002
	0.003
	达标

	
	秀溪村
	-899
	-1,065
	年均
	0.000
	0.001
	达标

	
	新化村
	-1,607
	-2,443
	年均
	0.000
	0.000
	达标

	
	小龙潭
	2,487
	2,123
	年均
	0.004
	0.007
	达标

	
	石头村
	2,047
	-132
	年均
	0.001
	0.001
	达标

	
	菜园
	1,836
	376
	年均
	0.001
	0.002
	达标

	
	中村村
	1,769
	2,026
	年均
	0.003
	0.005
	达标

	
	大村
	1,688
	1,759
	年均
	0.003
	0.006
	达标

	
	红土坡
	1,482
	1,064
	年均
	0.003
	0.004
	达标

	
	宋官村
	1,649
	-1,062
	年均
	0.001
	0.001
	达标

	
	尹旗屯
	875
	-2,395
	年均
	0.001
	0.001
	达标

	
	潘井
	-648
	360
	年均
	0.003
	0.005
	达标

	
	和乐村
	-685
	-382
	年均
	0.001
	0.002
	达标

	
	中所
	-1,085
	-1,660
	年均
	0.000
	0.000
	达标

	
	汤井
	-1,708
	-897
	年均
	0.001
	0.002
	达标

	
	窑上
	-1,813
	-2,269
	年均
	0.000
	0.001
	达标

	
	秀溪村
	-1,913
	-1,204
	年均
	0.001
	0.002
	达标

	
	柴井村
	-2,015
	-674
	年均
	0.002
	0.003
	达标

	
	梁海村
	1,689
	-2,381
	年均
	0.000
	0.000
	达标

	
	研和镇
	401
	443
	年均
	0.012
	0.020
	达标

	
	可官村
	-906
	1,000
	年均
	0.002
	0.004
	达标

	
	小密罗
	-2,347
	2,266
	年均
	0.000
	0.000
	达标

	
	区域最大值
	200
	100
	年均
	0.053
	0.088
	达标


由上表可知，整个评价区域内PM10的日均最大浓度、年均最大浓度贡献值分别为0.230μg/m3、0.053μg/m3，最大地面浓度占标率分别为0.191%、0.088%、0.32%，日均最大浓度贡献值占标率小于100%，年均最大浓度贡献值占标率小于30%。
②网格浓度分布图
评价区PM10预测24小时及年均最大网格浓度分布图见下：
[image: ]
图 6.2.1-10  PM10地面最大日均浓度等值线分布图（贡献值）  单位：μg/m3
[image: ]
图 6.2.1-11   PM10地面最大年均浓度等值线分布图（贡献值）  单位：μg/m3
[bookmark: _Toc5246_WPSOffice_Level2]（2）PM2.5预测结果
①关心点及网格点地面浓度最大贡献值预测结果
按逐日、年均预测计算PM2.5地面浓度贡献值，关心点及网格点最大贡献浓度预测结果见下表：
表6.2.1-29  本项目PM2.5日均贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	PM2.5
	东山村
	1,680
	-1,933
	24小时
	0.006
	2025/04/10
	0.010
	达标

	
	古城村
	825
	89
	24小时
	0.007
	2025/12/29
	0.011
	达标

	
	向家庄
	-163
	-849
	24小时
	0.004
	2025/05/01
	0.006
	达标

	
	沙坝
	-243
	984
	24小时
	0.008
	2025/09/09
	0.013
	达标

	
	定古村
	-540
	1,703
	24小时
	0.008
	2025/07/24
	0.013
	达标

	
	宝善街
	-558
	-687
	24小时
	0.008
	2025/07/22
	0.013
	达标

	
	小山村
	-1,106
	85
	24小时
	0.020
	2025/11/03
	0.033
	达标

	
	秀溪村
	-899
	-1,065
	24小时
	0.004
	2025/07/22
	0.007
	达标

	
	新化村
	-1,607
	-2,443
	24小时
	0.002
	2025/09/26
	0.003
	达标

	
	小龙潭
	2,487
	2,123
	24小时
	0.021
	2025/11/20
	0.036
	达标

	
	石头村
	2,047
	-132
	24小时
	0.005
	2025/11/11
	0.009
	达标

	
	菜园
	1,836
	376
	24小时
	0.006
	2025/11/05
	0.010
	达标

	
	中村村
	1,769
	2,026
	24小时
	0.012
	2025/01/12
	0.019
	达标

	
	大村
	1,688
	1,759
	24小时
	0.010
	2025/03/20
	0.017
	达标

	
	红土坡
	1,482
	1,064
	24小时
	0.009
	2025/06/20
	0.015
	达标

	
	宋官村
	1,649
	-1,062
	24小时
	0.007
	2025/08/17
	0.011
	达标

	
	尹旗屯
	875
	-2,395
	24小时
	0.007
	2025/04/26
	0.012
	达标

	
	潘井
	-648
	360
	24小时
	0.015
	2025/10/22
	0.026
	达标

	
	和乐村
	-685
	-382
	24小时
	0.011
	2025/10/23
	0.018
	达标

	
	中所
	-1,085
	-1,660
	24小时
	0.003
	2025/04/08
	0.005
	达标

	
	汤井
	-1,708
	-897
	24小时
	0.012
	2025/09/26
	0.019
	达标

	
	窑上
	-1,813
	-2,269
	24小时
	0.003
	2025/02/02
	0.005
	达标

	
	秀溪村
	-1,913
	-1,204
	24小时
	0.017
	2025/09/26
	0.029
	达标

	
	柴井村
	-2,015
	-674
	24小时
	0.016
	2025/05/27
	0.026
	达标

	
	梁海村
	1,689
	-2,381
	24小时
	0.002
	2025/11/10
	0.003
	达标

	
	研和镇
	401
	443
	24小时
	0.035
	2025/08/21
	0.058
	达标

	
	可官村
	-906
	1,000
	24小时
	0.013
	2025/07/25
	0.021
	达标

	
	小密罗
	-2,347
	2,266
	24小时
	0.001
	2025/07/25
	0.001
	达标

	
	区域最大值
	200
	100
	24小时
	0.115
	2025/06/19
	0.191
	达标



表 6.2.1-30   本项目PM2.5年均贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	%
	

	PM2.5
	东山村
	1,680
	-1,933
	年均
	0.000
	0.002
	达标

	
	古城村
	825
	89
	年均
	0.001
	0.004
	达标

	
	向家庄
	-163
	-849
	年均
	0.000
	0.001
	达标

	
	沙坝
	-243
	984
	年均
	0.001
	0.003
	达标

	
	定古村
	-540
	1,703
	年均
	0.001
	0.003
	达标

	
	宝善街
	-558
	-687
	年均
	0.000
	0.001
	达标

	
	小山村
	-1,106
	85
	年均
	0.001
	0.003
	达标

	
	秀溪村
	-899
	-1,065
	年均
	0.000
	0.001
	达标

	
	新化村
	-1,607
	-2,443
	年均
	0.000
	0.000
	达标

	
	小龙潭
	2,487
	2,123
	年均
	0.002
	0.007
	达标

	
	石头村
	2,047
	-132
	年均
	0.000
	0.001
	达标

	
	菜园
	1,836
	376
	年均
	0.001
	0.002
	达标

	
	中村村
	1,769
	2,026
	年均
	0.002
	0.005
	达标

	
	大村
	1,688
	1,759
	年均
	0.002
	0.006
	达标

	
	红土坡
	1,482
	1,064
	年均
	0.001
	0.004
	达标

	
	宋官村
	1,649
	-1,062
	年均
	0.000
	0.001
	达标

	
	尹旗屯
	875
	-2,395
	年均
	0.000
	0.001
	达标

	
	潘井
	-648
	360
	年均
	0.002
	0.005
	达标

	
	和乐村
	-685
	-382
	年均
	0.001
	0.002
	达标

	
	中所
	-1,085
	-1,660
	年均
	0.000
	0.000
	达标

	
	汤井
	-1,708
	-897
	年均
	0.000
	0.002
	达标

	
	窑上
	-1,813
	-2,269
	年均
	0.000
	0.001
	达标

	
	秀溪村
	-1,913
	-1,204
	年均
	0.001
	0.002
	达标

	
	柴井村
	-2,015
	-674
	年均
	0.001
	0.003
	达标

	
	梁海村
	1,689
	-2,381
	年均
	0.000
	0.000
	达标

	
	研和镇
	401
	443
	年均
	0.006
	0.020
	达标

	
	可官村
	-906
	1,000
	年均
	0.001
	0.004
	达标

	
	小密罗
	-2,347
	2,266
	年均
	0.000
	0.000
	达标

	
	区域最大值
	200
	100
	年均
	0.026
	0.088
	达标


由上表可知，整个评价区域内PM2.5的日均最大浓度、年均最大浓度贡献值分别为0.115μg/m3、0.026μg/m3，最大地面浓度占标率分别为0.191%、0.088%，日均最大浓度贡献值占标率小于100%，年均最大浓度贡献值占标率小于30%。
②网格浓度分布图
评价区PM2.5预测24小时及年均最大网格浓度分布图见下：
[image: ]
图 6.2.1-12  PM2.5地面最大日均浓度等值线分布图（贡献值）  单位：μg/m3
[image: ]
图6.2.1-13  PM2.5地面最大年均浓度等值线分布图（贡献值）  单位：μg/m3
（3）TSP预测结果
①关心点及网格点地面浓度最大值预测结果
按逐日、年均预测计算TSP地面浓度贡献值，关心点及网格点最大浓度预测结果见下表：
表 6.2.1-31  本项目TSP日均贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	TSP
	东山村
	1,680
	-1,933
	24小时
	0.022
	2025/03/12
	0.007
	达标

	
	古城村
	825
	89
	24小时
	0.200
	2025/07/10
	0.067
	达标

	
	向家庄
	-163
	-849
	24小时
	0.200
	2025/05/26
	0.067
	达标

	
	沙坝
	-243
	984
	24小时
	0.287
	2025/03/08
	0.096
	达标

	
	定古村
	-540
	1,703
	24小时
	0.174
	2025/03/08
	0.058
	达标

	
	宝善街
	-558
	-687
	24小时
	0.235
	2025/02/02
	0.078
	达标

	
	小山村
	-1,106
	85
	24小时
	0.098
	2025/11/03
	0.033
	达标

	
	秀溪村
	-899
	-1,065
	24小时
	0.154
	2025/02/02
	0.051
	达标

	
	新化村
	-1,607
	-2,443
	24小时
	0.031
	2025/03/04
	0.010
	达标

	
	小龙潭
	2,487
	2,123
	24小时
	0.056
	2025/11/20
	0.019
	达标

	
	石头村
	2,047
	-132
	24小时
	0.039
	2025/01/04
	0.013
	达标

	
	菜园
	1,836
	376
	24小时
	0.099
	2025/09/01
	0.033
	达标

	
	中村村
	1,769
	2,026
	24小时
	0.091
	2025/01/12
	0.030
	达标

	
	大村
	1,688
	1,759
	24小时
	0.059
	2025/03/20
	0.020
	达标

	
	红土坡
	1,482
	1,064
	24小时
	0.148
	2025/02/05
	0.049
	达标

	
	宋官村
	1,649
	-1,062
	24小时
	0.114
	2025/02/05
	0.038
	达标

	
	尹旗屯
	875
	-2,395
	24小时
	0.033
	2025/04/26
	0.011
	达标

	
	潘井
	-648
	360
	24小时
	0.261
	2025/05/25
	0.087
	达标

	
	和乐村
	-685
	-382
	24小时
	0.219
	2025/09/26
	0.073
	达标

	
	中所
	-1,085
	-1,660
	24小时
	0.055
	2025/03/04
	0.018
	达标

	
	汤井
	-1,708
	-897
	24小时
	0.043
	2025/09/26
	0.014
	达标

	
	窑上
	-1,813
	-2,269
	24小时
	0.032
	2025/02/02
	0.011
	达标

	
	秀溪村
	-1,913
	-1,204
	24小时
	0.048
	2025/09/23
	0.016
	达标

	
	柴井村
	-2,015
	-674
	24小时
	0.038
	2025/05/27
	0.013
	达标

	
	梁海村
	1,689
	-2,381
	24小时
	0.032
	2025/01/18
	0.011
	达标

	
	研和镇
	401
	443
	24小时
	0.743
	2025/11/20
	0.248
	达标

	
	可官村
	-906
	1,000
	24小时
	0.089
	2025/07/25
	0.030
	达标

	
	小密罗
	-2,347
	2,266
	24小时
	0.003
	2025/07/25
	0.001
	达标

	
	区域最大值
	100
	200
	24小时
	2.058
	2025/07/26
	0.686
	达标



表 6.2.1-32   本项目TSP年均贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	%
	

	TSP
	东山村
	1,680
	-1,933
	年均
	0.001
	0.001
	达标

	
	古城村
	825
	89
	年均
	0.021
	0.010
	达标

	
	向家庄
	-163
	-849
	年均
	0.007
	0.004
	达标

	
	沙坝
	-243
	984
	年均
	0.040
	0.020
	达标

	
	定古村
	-540
	1,703
	年均
	0.017
	0.008
	达标

	
	宝善街
	-558
	-687
	年均
	0.006
	0.003
	达标

	
	小山村
	-1,106
	85
	年均
	0.005
	0.002
	达标

	
	秀溪村
	-899
	-1,065
	年均
	0.004
	0.002
	达标

	
	新化村
	-1,607
	-2,443
	年均
	0.001
	0.000
	达标

	
	小龙潭
	2,487
	2,123
	年均
	0.007
	0.003
	达标

	
	石头村
	2,047
	-132
	年均
	0.003
	0.001
	达标

	
	菜园
	1,836
	376
	年均
	0.007
	0.004
	达标

	
	中村村
	1,769
	2,026
	年均
	0.011
	0.006
	达标

	
	大村
	1,688
	1,759
	年均
	0.010
	0.005
	达标

	
	红土坡
	1,482
	1,064
	年均
	0.017
	0.008
	达标

	
	宋官村
	1,649
	-1,062
	年均
	0.004
	0.002
	达标

	
	尹旗屯
	875
	-2,395
	年均
	0.001
	0.000
	达标

	
	潘井
	-648
	360
	年均
	0.025
	0.012
	达标

	
	和乐村
	-685
	-382
	年均
	0.008
	0.004
	达标

	
	中所
	-1,085
	-1,660
	年均
	0.002
	0.001
	达标

	
	汤井
	-1,708
	-897
	年均
	0.002
	0.001
	达标

	
	窑上
	-1,813
	-2,269
	年均
	0.001
	0.000
	达标

	
	秀溪村
	-1,913
	-1,204
	年均
	0.002
	0.001
	达标

	
	柴井村
	-2,015
	-674
	年均
	0.002
	0.001
	达标

	
	梁海村
	1,689
	-2,381
	年均
	0.001
	0.001
	达标

	
	研和镇
	401
	443
	年均
	0.158
	0.079
	达标

	
	可官村
	-906
	1,000
	年均
	0.009
	0.005
	达标

	
	小密罗
	-2,347
	2,266
	年均
	0.000
	0.000
	达标

	
	区域最大值
	100
	200
	年均
	0.850
	0.425
	达标


由上表可知，整个评价区域内TSP的日均值最大浓度贡献值、年均值最大浓度贡献值分别为2.058μg/m3、0.850μg/m3，最大地面浓度占标率分别为0.686%、0.425%，日均最大浓度贡献值占标率小于100%，年均最大浓度贡献值占标率小于30%。
②网格浓度分布图
评价区TSP日均及年均最大网格浓度分布图见下图：
[image: ]
图6.2.1-14  TSP地面最大日均浓度等值线分布图（贡献值）  单位：μg/m3
[image: ]
图 6.2.1-15  TSP地面最大年均浓度等值线分布图（贡献值）  单位：μg/m3
（4）TVOC预测结果
①关心点及网格点地面浓度最大贡献值预测结果
按8小时平均预测计算TVOC地面浓度贡献值，关心点及网格点最大贡献浓度预测结果见下表 。
[bookmark: _Ref9341]表 6.2.1-33  本项目TVOC 8小时贡献质量浓度预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	TVOC
	东山村
	1,680
	-1,933
	8小时
	0.372
	2025/12/05 08:00
	0.062
	达标

	
	古城村
	825
	89
	8小时
	4.797
	2025/09/20 00:00
	0.800
	达标

	
	向家庄
	-163
	-849
	8小时
	4.908
	2025/05/26 00:00
	0.818
	达标

	
	沙坝
	-243
	984
	8小时
	7.031
	2025/03/08 00:00
	1.172
	达标

	
	定古村
	-540
	1,703
	8小时
	4.195
	2025/03/08 00:00
	0.699
	达标

	
	宝善街
	-558
	-687
	8小时
	3.667
	2025/02/02 08:00
	0.611
	达标

	
	小山村
	-1,106
	85
	8小时
	0.960
	2025/11/03 00:00
	0.160
	达标

	
	秀溪村
	-899
	-1,065
	8小时
	2.510
	2025/02/02 08:00
	0.418
	达标

	
	新化村
	-1,607
	-2,443
	8小时
	0.773
	2025/03/04 00:00
	0.129
	达标

	
	小龙潭
	2,487
	2,123
	8小时
	0.470
	2025/06/20 00:00
	0.078
	达标

	
	石头村
	2,047
	-132
	8小时
	0.658
	2025/03/20 00:00
	0.110
	达标

	
	菜园
	1,836
	376
	8小时
	2.437
	2025/09/01 00:00
	0.406
	达标

	
	中村村
	1,769
	2,026
	8小时
	1.702
	2025/01/12 00:00
	0.284
	达标

	
	大村
	1,688
	1,759
	8小时
	0.914
	2025/03/20 00:00
	0.152
	达标

	
	红土坡
	1,482
	1,064
	8小时
	3.024
	2025/02/05 00:00
	0.504
	达标

	
	宋官村
	1,649
	-1,062
	8小时
	2.182
	2025/02/05 00:00
	0.364
	达标

	
	尹旗屯
	875
	-2,395
	8小时
	0.377
	2025/11/07 16:00
	0.063
	达标

	
	潘井
	-648
	360
	8小时
	5.211
	2025/11/10 00:00
	0.869
	达标

	
	和乐村
	-685
	-382
	8小时
	5.376
	2025/09/26 00:00
	0.896
	达标

	
	中所
	-1,085
	-1,660
	8小时
	1.361
	2025/03/04 00:00
	0.227
	达标

	
	汤井
	-1,708
	-897
	8小时
	0.510
	2025/09/26 00:00
	0.085
	达标

	
	窑上
	-1,813
	-2,269
	8小时
	0.454
	2025/09/11 00:00
	0.076
	达标

	
	秀溪村
	-1,913
	-1,204
	8小时
	0.361
	2025/06/22 00:00
	0.060
	达标

	
	柴井村
	-2,015
	-674
	8小时
	0.369
	2025/09/24 00:00
	0.062
	达标

	
	梁海村
	1,689
	-2,381
	8小时
	0.733
	2025/01/18 00:00
	0.122
	达标

	
	研和镇
	401
	443
	8小时
	13.280
	2025/11/20 00:00
	2.213
	达标

	
	可官村
	-906
	1,000
	8小时
	1.260
	2025/04/14 00:00
	0.210
	达标

	
	小密罗
	-2,347
	2,266
	8小时
	0.087
	2025/11/02 00:00
	0.015
	达标

	
	区域最大值
	100
	200
	8小时
	32.982
	2025/07/26 00:00
	5.497
	达标


由上表可知，整个评价区域内TVOC 8小时最大浓度贡献值为32.982μg/m3；最大地面浓度占标率分别为5.497%，占标率均小于100%。
②网格浓度分布图
评价区TVOC 8小时最大网格贡献浓度分布图见下：
[image: ]
[bookmark: _Ref11853][bookmark: _Toc3865_WPSOffice_Level2]图  6.2.1-16  TVOC 8小时浓度等值线分布图（贡献值）  单位：μg/m3
2、叠加影响预测
（1）PM10预测结果
①关心点及网格点叠加浓度预测结果
项目新增污染源叠加环境质量现状浓度及拟建在建污染源后，关心点及网格95%保证率PM10日平均浓度叠加预测结果、年均浓度叠加预测结果见下表：
[bookmark: _Ref23828]表6.2.1-34  95%保证率下叠加浓度PM1024小时预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	出现时间
	变化值/
	占标率/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	
	(μg/m³)
	%
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	PM10
	东山村
	1,680
	-1,933
	24小时
	2025/03/22
	0.009
	0.008
	74.000
	74.009
	61.674
	达标

	
	古城村
	825
	89
	24小时
	2025/06/29
	0.028
	0.023
	74.000
	74.028
	61.690
	达标

	
	向家庄
	-163
	-849
	24小时
	2025/07/19
	0.008
	0.006
	74.000
	74.008
	61.673
	达标

	
	沙坝
	-243
	984
	24小时
	2025/07/12
	0.023
	0.019
	74.000
	74.023
	61.686
	达标

	
	定古村
	-540
	1,703
	24小时
	2025/09/30
	0.017
	0.014
	74.000
	74.017
	61.681
	达标

	
	宝善街
	-558
	-687
	24小时
	2025/09/09
	0.010
	0.009
	74.000
	74.010
	61.675
	达标

	
	小山村
	-1,106
	85
	24小时
	2025/11/02
	0.025
	0.021
	74.000
	74.025
	61.688
	达标

	
	秀溪村
	-899
	-1,065
	24小时
	2025/04/08
	0.006
	0.005
	74.000
	74.006
	61.672
	达标

	
	新化村
	-1,607
	-2,443
	24小时
	2025/01/04
	0.003
	0.002
	74.000
	74.003
	61.669
	达标

	
	小龙潭
	2,487
	2,123
	24小时
	2025/07/16
	0.027
	0.023
	74.000
	74.027
	61.689
	达标

	
	石头村
	2,047
	-132
	24小时
	2025/09/11
	0.011
	0.009
	74.000
	74.011
	61.676
	达标

	
	菜园
	1,836
	376
	24小时
	2025/08/01
	0.013
	0.011
	74.000
	74.013
	61.677
	达标

	
	中村村
	1,769
	2,026
	24小时
	2025/08/01
	0.020
	0.017
	74.000
	74.020
	61.684
	达标

	
	大村
	1,688
	1,759
	24小时
	2025/10/03
	0.022
	0.019
	74.000
	74.022
	61.685
	达标

	
	红土坡
	1,482
	1,064
	24小时
	2025/02/09
	0.020
	0.017
	74.000
	74.020
	61.684
	达标

	
	宋官村
	1,649
	-1,062
	24小时
	2025/05/01
	0.007
	0.006
	74.000
	74.007
	61.672
	达标

	
	尹旗屯
	875
	-2,395
	24小时
	2025/05/26
	0.005
	0.004
	74.000
	74.005
	61.671
	达标

	
	潘井
	-648
	360
	24小时
	2025/07/12
	0.031
	0.026
	74.000
	74.031
	61.693
	达标

	
	和乐村
	-685
	-382
	24小时
	2025/10/22
	0.019
	0.016
	74.000
	74.019
	61.682
	达标

	
	中所
	-1,085
	-1,660
	24小时
	2025/01/04
	0.003
	0.003
	74.000
	74.003
	61.669
	达标

	
	汤井
	-1,708
	-897
	24小时
	2025/05/28
	0.011
	0.009
	74.000
	74.011
	61.676
	达标

	
	窑上
	-1,813
	-2,269
	24小时
	2025/05/23
	0.006
	0.005
	74.000
	74.006
	61.672
	达标

	
	秀溪村
	-1,913
	-1,204
	24小时
	2025/05/29
	0.010
	0.008
	74.000
	74.010
	61.675
	达标

	
	柴井村
	-2,015
	-674
	24小时
	2025/10/04
	0.011
	0.009
	74.000
	74.011
	61.676
	达标

	
	梁海村
	1,689
	-2,381
	24小时
	2025/08/11
	0.002
	0.002
	74.000
	74.002
	61.668
	达标

	
	研和镇
	401
	443
	24小时
	2025/06/29
	0.076
	0.063
	74.000
	74.076
	61.730
	达标

	
	可官村
	-906
	1,000
	24小时
	2025/10/14
	0.022
	0.018
	74.000
	74.022
	61.685
	达标

	
	小密罗
	-2,347
	2,266
	24小时
	2025/09/24
	0.001
	0.001
	74.000
	74.001
	61.668
	达标

	
	区域最大值
	200
	100
	24小时
	2025/04/17
	0.152
	0.127
	74.000
	74.152
	61.794
	达标



表6.2.1-35  叠加浓度PM10年均预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	变化值/
	占标率/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	%
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	PM10
	东山村
	1,680
	-1,933
	年均
	0.002
	0.004
	37.010
	37.012
	61.687
	达标

	
	古城村
	825
	89
	年均
	0.010
	0.017
	37.010
	37.020
	61.701
	达标

	
	向家庄
	-163
	-849
	年均
	0.003
	0.005
	37.010
	37.013
	61.688
	达标

	
	沙坝
	-243
	984
	年均
	0.006
	0.010
	37.010
	37.016
	61.693
	达标

	
	定古村
	-540
	1,703
	年均
	0.004
	0.007
	37.010
	37.014
	61.690
	达标

	
	宝善街
	-558
	-687
	年均
	0.003
	0.004
	37.010
	37.013
	61.688
	达标

	
	小山村
	-1,106
	85
	年均
	0.005
	0.009
	37.010
	37.015
	61.692
	达标

	
	秀溪村
	-899
	-1,065
	年均
	0.002
	0.003
	37.010
	37.012
	61.686
	达标

	
	新化村
	-1,607
	-2,443
	年均
	0.001
	0.001
	37.010
	37.011
	61.685
	达标

	
	小龙潭
	2,487
	2,123
	年均
	0.008
	0.013
	37.010
	37.018
	61.696
	达标

	
	石头村
	2,047
	-132
	年均
	0.003
	0.005
	37.010
	37.013
	61.688
	达标

	
	菜园
	1,836
	376
	年均
	0.003
	0.006
	37.010
	37.013
	61.689
	达标

	
	中村村
	1,769
	2,026
	年均
	0.008
	0.013
	37.010
	37.018
	61.696
	达标

	
	大村
	1,688
	1,759
	年均
	0.008
	0.014
	37.010
	37.018
	61.697
	达标

	
	红土坡
	1,482
	1,064
	年均
	0.007
	0.012
	37.010
	37.017
	61.695
	达标

	
	宋官村
	1,649
	-1,062
	年均
	0.002
	0.003
	37.010
	37.012
	61.686
	达标

	
	尹旗屯
	875
	-2,395
	年均
	0.001
	0.002
	37.010
	37.011
	61.686
	达标

	
	潘井
	-648
	360
	年均
	0.007
	0.012
	37.010
	37.017
	61.695
	达标

	
	和乐村
	-685
	-382
	年均
	0.004
	0.006
	37.010
	37.014
	61.690
	达标

	
	中所
	-1,085
	-1,660
	年均
	0.001
	0.002
	37.010
	37.011
	61.685
	达标

	
	汤井
	-1,708
	-897
	年均
	0.002
	0.004
	37.010
	37.012
	61.687
	达标

	
	窑上
	-1,813
	-2,269
	年均
	0.001
	0.002
	37.010
	37.011
	61.685
	达标

	
	秀溪村
	-1,913
	-1,204
	年均
	0.002
	0.004
	37.010
	37.012
	61.687
	达标

	
	柴井村
	-2,015
	-674
	年均
	0.003
	0.005
	37.010
	37.013
	61.688
	达标

	
	梁海村
	1,689
	-2,381
	年均
	0.001
	0.001
	37.010
	37.011
	61.685
	达标

	
	研和镇
	401
	443
	年均
	0.033
	0.056
	37.010
	37.043
	61.739
	达标

	
	可官村
	-906
	1,000
	年均
	0.005
	0.008
	37.010
	37.015
	61.692
	达标

	
	小密罗
	-2,347
	2,266
	年均
	0.000
	0.000
	37.010
	37.010
	61.684
	达标

	
	区域最大值
	200
	100
	年均
	0.070
	0.117
	37.010
	37.080
	61.801
	达标


由上表可知，整个评价区域内PM10的95%保证率日均最大浓度预测值、年均最大预测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段（2026年3月1日—2030年12月31日）的二级浓度标准限值，网格最大地面浓度占标率分别为61.794、61.801%，无超标点。
②网格叠加浓度分布图
项目新增污染源叠加环境质量现状浓度及拟建在建污染源后，评价区95%保证率PM1024小时、PM10年均最大网格浓度叠加分布图见下图：
[image: ]
[bookmark: _Ref2744]图 6.2.1-17  95%保证率下PM10地面最大24h浓度叠加等值线分布图  单位：μg/m3
[image: ]
[bookmark: _Ref2757]图6.2.1-18   PM10地面最大年均浓度叠加等值线分布图  单位：μg/m3
（2）PM2.5预测结果
①关心点及网格点叠加浓度预测结果
项目新增污染源叠加环境质量现状浓度及拟建在建污染源后，关心点及网格95%保证率PM2.5日平均浓度叠加预测结果、年均浓度叠加预测结果见下表：
表6.2.1-36  95%保证率下叠加浓度PM2.524小时预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	出现时间
	变化值/
	占标率/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	
	(μg/m³)
	%
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	PM2.5
	东山村
	1,680
	-1,933
	24小时
	2025/03/22
	0.005
	0.008
	51.000
	51.005
	85.008
	达标

	
	古城村
	825
	89
	24小时
	2025/06/29
	0.014
	0.023
	51.000
	51.014
	85.023
	达标

	
	向家庄
	-163
	-849
	24小时
	2025/07/19
	0.004
	0.006
	51.000
	51.004
	85.006
	达标

	
	沙坝
	-243
	984
	24小时
	2025/07/12
	0.011
	0.019
	51.000
	51.011
	85.019
	达标

	
	定古村
	-540
	1,703
	24小时
	2025/09/30
	0.009
	0.014
	51.000
	51.009
	85.014
	达标

	
	宝善街
	-558
	-687
	24小时
	2025/09/09
	0.005
	0.009
	51.000
	51.005
	85.009
	达标

	
	小山村
	-1,106
	85
	24小时
	2025/11/02
	0.013
	0.021
	51.000
	51.013
	85.021
	达标

	
	秀溪村
	-899
	-1,065
	24小时
	2025/04/08
	0.003
	0.005
	51.000
	51.003
	85.005
	达标

	
	新化村
	-1,607
	-2,443
	24小时
	2025/01/04
	0.001
	0.002
	51.000
	51.001
	85.002
	达标

	
	小龙潭
	2,487
	2,123
	24小时
	2025/07/16
	0.014
	0.023
	51.000
	51.014
	85.023
	达标

	
	石头村
	2,047
	-132
	24小时
	2025/09/11
	0.006
	0.009
	51.000
	51.006
	85.009
	达标

	
	菜园
	1,836
	376
	24小时
	2025/08/01
	0.006
	0.011
	51.000
	51.006
	85.011
	达标

	
	中村村
	1,769
	2,026
	24小时
	2025/08/01
	0.010
	0.017
	51.000
	51.010
	85.017
	达标

	
	大村
	1,688
	1,759
	24小时
	2025/10/03
	0.011
	0.019
	51.000
	51.011
	85.019
	达标

	
	红土坡
	1,482
	1,064
	24小时
	2025/02/09
	0.010
	0.017
	51.000
	51.010
	85.017
	达标

	
	宋官村
	1,649
	-1,062
	24小时
	2025/05/01
	0.003
	0.006
	51.000
	51.003
	85.006
	达标

	
	尹旗屯
	875
	-2,395
	24小时
	2025/05/26
	0.003
	0.004
	51.000
	51.003
	85.004
	达标

	
	潘井
	-648
	360
	24小时
	2025/07/12
	0.016
	0.026
	51.000
	51.016
	85.026
	达标

	
	和乐村
	-685
	-382
	24小时
	2025/10/22
	0.009
	0.016
	51.000
	51.009
	85.016
	达标

	
	中所
	-1,085
	-1,660
	24小时
	2025/01/04
	0.002
	0.003
	51.000
	51.002
	85.003
	达标

	
	汤井
	-1,708
	-897
	24小时
	2025/05/28
	0.005
	0.009
	51.000
	51.005
	85.009
	达标

	
	窑上
	-1,813
	-2,269
	24小时
	2025/05/23
	0.003
	0.005
	51.000
	51.003
	85.005
	达标

	
	秀溪村
	-1,913
	-1,204
	24小时
	2025/05/29
	0.005
	0.008
	51.000
	51.005
	85.008
	达标

	
	柴井村
	-2,015
	-674
	24小时
	2025/10/04
	0.006
	0.009
	51.000
	51.006
	85.009
	达标

	
	梁海村
	1,689
	-2,381
	24小时
	2025/08/11
	0.001
	0.002
	51.000
	51.001
	85.002
	达标

	
	研和镇
	401
	443
	24小时
	2025/06/29
	0.038
	0.063
	51.000
	51.038
	85.063
	达标

	
	可官村
	-906
	1,000
	24小时
	2025/10/14
	0.011
	0.018
	51.000
	51.011
	85.018
	达标

	
	小密罗
	-2,347
	2,266
	24小时
	2025/09/24
	0.001
	0.001
	51.000
	51.001
	85.001
	达标

	
	区域最大值
	200
	100
	24小时
	2025/04/17
	0.076
	0.127
	51.000
	51.076
	85.127
	达标



表6.2.1-37  叠加浓度PM2.5年均预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	变化值/
	占标率/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	%
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	PM2.5
	东山村
	1,680
	-1,933
	年均
	0.001
	0.004
	23.190
	23.191
	77.304
	达标

	
	古城村
	825
	89
	年均
	0.005
	0.017
	23.190
	23.195
	77.317
	达标

	
	向家庄
	-163
	-849
	年均
	0.001
	0.005
	23.190
	23.191
	77.305
	达标

	
	沙坝
	-243
	984
	年均
	0.003
	0.010
	23.190
	23.193
	77.310
	达标

	
	定古村
	-540
	1,703
	年均
	0.002
	0.007
	23.190
	23.192
	77.307
	达标

	
	宝善街
	-558
	-687
	年均
	0.001
	0.004
	23.190
	23.191
	77.304
	达标

	
	小山村
	-1,106
	85
	年均
	0.003
	0.009
	23.190
	23.193
	77.309
	达标

	
	秀溪村
	-899
	-1,065
	年均
	0.001
	0.003
	23.190
	23.191
	77.303
	达标

	
	新化村
	-1,607
	-2,443
	年均
	0.000
	0.001
	23.190
	23.190
	77.301
	达标

	
	小龙潭
	2,487
	2,123
	年均
	0.004
	0.013
	23.190
	23.194
	77.313
	达标

	
	石头村
	2,047
	-132
	年均
	0.001
	0.005
	23.190
	23.191
	77.305
	达标

	
	菜园
	1,836
	376
	年均
	0.002
	0.006
	23.190
	23.192
	77.306
	达标

	
	中村村
	1,769
	2,026
	年均
	0.004
	0.013
	23.190
	23.194
	77.313
	达标

	
	大村
	1,688
	1,759
	年均
	0.004
	0.014
	23.190
	23.194
	77.314
	达标

	
	红土坡
	1,482
	1,064
	年均
	0.003
	0.012
	23.190
	23.193
	77.312
	达标

	
	宋官村
	1,649
	-1,062
	年均
	0.001
	0.003
	23.190
	23.191
	77.303
	达标

	
	尹旗屯
	875
	-2,395
	年均
	0.001
	0.002
	23.190
	23.191
	77.302
	达标

	
	潘井
	-648
	360
	年均
	0.004
	0.012
	23.190
	23.194
	77.312
	达标

	
	和乐村
	-685
	-382
	年均
	0.002
	0.006
	23.190
	23.192
	77.306
	达标

	
	中所
	-1,085
	-1,660
	年均
	0.001
	0.002
	23.190
	23.191
	77.302
	达标

	
	汤井
	-1,708
	-897
	年均
	0.001
	0.004
	23.190
	23.191
	77.304
	达标

	
	窑上
	-1,813
	-2,269
	年均
	0.001
	0.002
	23.190
	23.191
	77.302
	达标

	
	秀溪村
	-1,913
	-1,204
	年均
	0.001
	0.004
	23.190
	23.191
	77.304
	达标

	
	柴井村
	-2,015
	-674
	年均
	0.001
	0.005
	23.190
	23.191
	77.305
	达标

	
	梁海村
	1,689
	-2,381
	年均
	0.000
	0.001
	23.190
	23.190
	77.301
	达标

	
	研和镇
	401
	443
	年均
	0.017
	0.056
	23.190
	23.207
	77.356
	达标

	
	可官村
	-906
	1,000
	年均
	0.003
	0.008
	23.190
	23.193
	77.308
	达标

	
	小密罗
	-2,347
	2,266
	年均
	0.000
	0.000
	23.190
	23.190
	77.300
	达标

	
	区域最大值
	200
	100
	年均
	0.035
	0.117
	23.190
	23.225
	77.417
	达标


由上表可知，整个评价区域内PM2.5的95%保证率日均最大浓度预测值、年均最大预测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段（2026年3月1日—2030年12月31日）的二级浓度标准限值，网格最大地面浓度占标率分别为85.12、77.417%，无超标点。
②网格叠加浓度分布图
项目新增污染源叠加环境质量现状浓度及拟建在建污染源后，评价区95%保证率PM2.524小时、PM2.5年均最大网格浓度叠加分布图见下图：
[image: ]
图 6.2.1-19  95%保证率下PM2.5地面最大24h浓度叠加等值线分布图  单位：μg/m3
[image: ]
图 6.2.1-20   PM2.5地面最大年均浓度叠加等值线分布图  单位：μg/m3
（3）TSP预测结果
②关心点及网格点叠加浓度预测结果
项目新增污染源叠加评价范围内环境质量现状浓度及拟建在建污染源影响后，关心点及网格处日均值TSP叠加浓度预测结果见下表：
[bookmark: _Ref13629]表6.2.1-38 叠加浓度TSP 24小时预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	出现时间
	变化值/
	占标率/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	
	(μg/m³)
	%
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	TSP
	东山村
	1,680
	-1,933
	24小时
	2025/03/26
	0.256
	0.085
	55.000
	55.256
	18.419
	达标

	
	古城村
	825
	89
	24小时
	2025/11/20
	1.914
	0.638
	55.000
	56.914
	18.971
	达标

	
	向家庄
	-163
	-849
	24小时
	2025/01/23
	1.582
	0.527
	55.000
	56.582
	18.861
	达标

	
	沙坝
	-243
	984
	24小时
	2025/12/21
	1.600
	0.533
	55.000
	56.600
	18.867
	达标

	
	定古村
	-540
	1,703
	24小时
	2025/03/08
	1.067
	0.356
	55.000
	56.067
	18.689
	达标

	
	宝善街
	-558
	-687
	24小时
	2025/09/26
	1.798
	0.599
	55.000
	56.798
	18.933
	达标

	
	小山村
	-1,106
	85
	24小时
	2025/03/10
	1.725
	0.575
	55.000
	56.725
	18.908
	达标

	
	秀溪村
	-899
	-1,065
	24小时
	2025/09/26
	1.302
	0.434
	55.000
	56.302
	18.767
	达标

	
	新化村
	-1,607
	-2,443
	24小时
	2025/02/02
	0.563
	0.188
	55.000
	55.563
	18.521
	达标

	
	小龙潭
	2,487
	2,123
	24小时
	2025/10/24
	0.221
	0.074
	55.000
	55.221
	18.407
	达标

	
	石头村
	2,047
	-132
	24小时
	2025/05/27
	0.866
	0.289
	55.000
	55.866
	18.622
	达标

	
	菜园
	1,836
	376
	24小时
	2025/11/11
	0.820
	0.273
	55.000
	55.820
	18.607
	达标

	
	中村村
	1,769
	2,026
	24小时
	2025/09/12
	0.883
	0.294
	55.000
	55.883
	18.628
	达标

	
	大村
	1,688
	1,759
	24小时
	2025/01/12
	0.716
	0.239
	55.000
	55.716
	18.572
	达标

	
	红土坡
	1,482
	1,064
	24小时
	2025/11/20
	1.228
	0.409
	55.000
	56.228
	18.743
	达标

	
	宋官村
	1,649
	-1,062
	24小时
	2025/02/07
	0.809
	0.270
	55.000
	55.809
	18.603
	达标

	
	尹旗屯
	875
	-2,395
	24小时
	2025/11/07
	0.332
	0.111
	55.000
	55.332
	18.444
	达标

	
	潘井
	-648
	360
	24小时
	2025/07/25
	1.406
	0.469
	55.000
	56.406
	18.802
	达标

	
	和乐村
	-685
	-382
	24小时
	2025/07/25
	1.562
	0.521
	55.000
	56.562
	18.854
	达标

	
	中所
	-1,085
	-1,660
	24小时
	2025/02/02
	0.624
	0.208
	55.000
	55.624
	18.541
	达标

	
	汤井
	-1,708
	-897
	24小时
	2025/02/20
	0.248
	0.083
	55.000
	55.248
	18.416
	达标

	
	窑上
	-1,813
	-2,269
	24小时
	2025/02/02
	0.622
	0.207
	55.000
	55.622
	18.541
	达标

	
	秀溪村
	-1,913
	-1,204
	24小时
	2025/05/27
	0.252
	0.084
	55.000
	55.252
	18.417
	达标

	
	柴井村
	-2,015
	-674
	24小时
	2025/06/10
	0.097
	0.032
	55.000
	55.097
	18.366
	达标

	
	梁海村
	1,689
	-2,381
	24小时
	2025/04/15
	0.314
	0.105
	55.000
	55.314
	18.438
	达标

	
	研和镇
	401
	443
	24小时
	2025/12/26
	4.254
	1.418
	55.000
	59.254
	19.751
	达标

	
	可官村
	-906
	1,000
	24小时
	2025/11/09
	1.290
	0.430
	55.000
	56.290
	18.763
	达标

	
	小密罗
	-2,347
	2,266
	24小时
	2025/11/19
	0.015
	0.005
	55.000
	55.015
	18.338
	达标

	
	区域最大值
	0
	-600
	24小时
	2025/05/26
	7.357
	2.452
	55.000
	62.357
	20.786
	达标


由上表可知，整个评价区域内TSP的日均最大浓度预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段（2026年3月1日—2030年12月31日）的二级浓度标准限值，网格最大地面浓度占标率为20.786%，无超标点。
②网格叠加浓度分布图
项目新增污染源叠加环境质量现状浓度及拟建在建污染源影响后，评价区TSP日均值浓度叠加分布图见下图：
[image: ]
[bookmark: _Ref13766]图 6.2.1-21  TSP日均值浓度叠加等值线分布图  单位：μg/m3
（4）TVOC预测结果
①关心点及网格点叠加浓度预测结果
项目新增污染源叠加评价范围内环境质量现状浓度及拟建在建污染源影响后，关心点及网格处8小时TVOC叠加浓度预测结果见下表：
表6.2.1-39   TVOC 8小时预测结果表
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	出现时间
	变化值/
	占标率/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	
	(μg/m³)
	%
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	TVOC
	东山村
	1,680
	-1,933
	8小时
	2025/04/15 00:00
	1.483
	0.247
	3.800
	5.283
	0.880
	达标

	
	古城村
	825
	89
	8小时
	2025/11/11 00:00
	7.999
	1.333
	3.800
	11.799
	1.967
	达标

	
	向家庄
	-163
	-849
	8小时
	2025/11/11 00:00
	5.636
	0.939
	3.800
	9.436
	1.573
	达标

	
	沙坝
	-243
	984
	8小时
	2025/10/02 00:00
	13.273
	2.212
	3.800
	17.073
	2.846
	达标

	
	定古村
	-540
	1,703
	8小时
	2025/03/08 00:00
	9.239
	1.540
	3.800
	13.039
	2.173
	达标

	
	宝善街
	-558
	-687
	8小时
	2025/05/30 00:00
	5.417
	0.903
	3.800
	9.217
	1.536
	达标

	
	小山村
	-1,106
	85
	8小时
	2025/07/25 00:00
	6.031
	1.005
	3.800
	9.831
	1.639
	达标

	
	秀溪村
	-899
	-1,065
	8小时
	2025/02/02 08:00
	3.312
	0.552
	3.800
	7.112
	1.185
	达标

	
	新化村
	-1,607
	-2,443
	8小时
	2025/05/30 00:00
	1.990
	0.332
	3.800
	5.790
	0.965
	达标

	
	小龙潭
	2,487
	2,123
	8小时
	2025/11/20 16:00
	1.660
	0.277
	3.800
	5.460
	0.910
	达标

	
	石头村
	2,047
	-132
	8小时
	2025/11/10 16:00
	2.512
	0.419
	3.800
	6.312
	1.052
	达标

	
	菜园
	1,836
	376
	8小时
	2025/09/01 00:00
	4.547
	0.758
	3.800
	8.347
	1.391
	达标

	
	中村村
	1,769
	2,026
	8小时
	2025/01/12 00:00
	3.279
	0.546
	3.800
	7.079
	1.180
	达标

	
	大村
	1,688
	1,759
	8小时
	2025/11/16 00:00
	2.857
	0.476
	3.800
	6.657
	1.110
	达标

	
	红土坡
	1,482
	1,064
	8小时
	2025/11/04 00:00
	5.188
	0.865
	3.800
	8.988
	1.498
	达标

	
	宋官村
	1,649
	-1,062
	8小时
	2025/02/05 00:00
	4.504
	0.751
	3.800
	8.304
	1.384
	达标

	
	尹旗屯
	875
	-2,395
	8小时
	2025/11/07 16:00
	1.849
	0.308
	3.800
	5.649
	0.942
	达标

	
	潘井
	-648
	360
	8小时
	2025/06/04 00:00
	15.029
	2.505
	3.800
	18.829
	3.138
	达标

	
	和乐村
	-685
	-382
	8小时
	2025/09/26 00:00
	9.532
	1.589
	3.800
	13.332
	2.222
	达标

	
	中所
	-1,085
	-1,660
	8小时
	2025/01/23 00:00
	2.976
	0.496
	3.800
	6.776
	1.129
	达标

	
	汤井
	-1,708
	-897
	8小时
	2025/09/26 00:00
	3.744
	0.624
	3.800
	7.544
	1.257
	达标

	
	窑上
	-1,813
	-2,269
	8小时
	2025/09/11 00:00
	1.631
	0.272
	3.800
	5.431
	0.905
	达标

	
	秀溪村
	-1,913
	-1,204
	8小时
	2025/09/26 00:00
	2.215
	0.369
	3.800
	6.015
	1.002
	达标

	
	柴井村
	-2,015
	-674
	8小时
	2025/05/27 00:00
	0.864
	0.144
	3.800
	4.664
	0.777
	达标

	
	梁海村
	1,689
	-2,381
	8小时
	2025/01/18 00:00
	1.530
	0.255
	3.800
	5.330
	0.888
	达标

	
	研和镇
	401
	443
	8小时
	2025/01/29 00:00
	17.170
	2.862
	3.800
	20.970
	3.495
	达标

	
	可官村
	-906
	1,000
	8小时
	2025/09/23 00:00
	4.234
	0.706
	3.800
	8.034
	1.339
	达标

	
	小密罗
	-2,347
	2,266
	8小时
	2025/07/25 00:00
	0.182
	0.030
	3.800
	3.982
	0.664
	达标

	
	区域最大值
	100
	200
	8小时
	2025/07/26 00:00
	35.465
	5.911
	3.800
	39.265
	6.544
	达标


由上表可知，整个评价区域内TVOC 8小时最大浓度预测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D污染物空气质量浓度参考限值，网格最大占标率为6.544%，无超标点。
②网格叠加浓度分布图
[bookmark: _Ref13045]项目新增污染源叠加现状浓度及拟建、在建污染源后，TVOC 8小时最大网格浓度叠加分布图见下图：
[image: ]
图 6.2.1-22  TVOC 8h最大浓度叠加等值线分布图  单位：μg/m3
6.2.1.5非正常排放预测
在非正常工况情形下，对PM10、TVOC的1h最大浓度贡献值及占标率进行预测，预测结果见下表：
表 6.2.1-40  PM10非正常排放1h最大浓度预测结果
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	PM10
	东山村
	1,680
	-1,933
	1小时
	8.64
	2025/04/10 01:00
	0.96
	达标

	
	古城村
	825
	89
	1小时
	5.09
	2025/05/13 23:00
	0.57
	达标

	
	向家庄
	-163
	-849
	1小时
	3.28
	2025/05/01 07:00
	0.36
	达标

	
	沙坝
	-243
	984
	1小时
	5.74
	2025/06/15 01:00
	0.64
	达标

	
	定古村
	-540
	1,703
	1小时
	5.36
	2025/06/15 01:00
	0.60
	达标

	
	宝善街
	-558
	-687
	1小时
	4.86
	2025/07/23 03:00
	0.54
	达标

	
	小山村
	-1,106
	85
	1小时
	8.64
	2025/07/01 23:00
	0.96
	达标

	
	秀溪村
	-899
	-1,065
	1小时
	4.20
	2025/07/23 03:00
	0.47
	达标

	
	新化村
	-1,607
	-2,443
	1小时
	2.70
	2025/09/26 23:00
	0.30
	达标

	
	小龙潭
	2,487
	2,123
	1小时
	15.47
	2025/11/20 20:00
	1.72
	达标

	
	石头村
	2,047
	-132
	1小时
	5.85
	2025/09/19 23:00
	0.65
	达标

	
	菜园
	1,836
	376
	1小时
	5.41
	2025/04/12 01:00
	0.60
	达标

	
	中村村
	1,769
	2,026
	1小时
	4.49
	2025/09/02 05:00
	0.50
	达标

	
	大村
	1,688
	1,759
	1小时
	6.03
	2025/06/17 05:00
	0.67
	达标

	
	红土坡
	1,482
	1,064
	1小时
	5.27
	2025/06/20 05:00
	0.59
	达标

	
	宋官村
	1,649
	-1,062
	1小时
	5.05
	2025/06/09 22:00
	0.56
	达标

	
	尹旗屯
	875
	-2,395
	1小时
	6.58
	2025/04/26 03:00
	0.73
	达标

	
	潘井
	-648
	360
	1小时
	7.43
	2025/09/29 07:00
	0.83
	达标

	
	和乐村
	-685
	-382
	1小时
	4.84
	2025/05/27 07:00
	0.54
	达标

	
	中所
	-1,085
	-1,660
	1小时
	3.78
	2025/04/08 07:00
	0.42
	达标

	
	汤井
	-1,708
	-897
	1小时
	11.24
	2025/09/23 06:00
	1.25
	达标

	
	窑上
	-1,813
	-2,269
	1小时
	3.63
	2025/09/26 23:00
	0.40
	达标

	
	秀溪村
	-1,913
	-1,204
	1小时
	13.25
	2025/09/23 06:00
	1.47
	达标

	
	柴井村
	-2,015
	-674
	1小时
	18.34
	2025/02/20 02:00
	2.04
	达标

	
	梁海村
	1,689
	-2,381
	1小时
	2.46
	2025/11/10 21:00
	0.27
	达标

	
	研和镇
	401
	443
	1小时
	8.70
	2025/06/29 23:00
	0.97
	达标

	
	可官村
	-906
	1,000
	1小时
	7.12
	2025/07/25 23:00
	0.79
	达标

	
	小密罗
	-2,347
	2,266
	1小时
	0.57
	2025/07/25 07:00
	0.06
	达标

	
	区域最大值
	100
	0
	1小时
	34.88
	2025/08/10 09:00
	3.88
	达标


表 6.2.1-41  TVOC非正常排放1h最大浓度预测结果
	污染物
	预测点
	X/
	Y/
	平均
时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标
情况

	
	
	m
	m
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	TVOC
	东山村
	1,680
	-1,933
	1小时
	1.78
	2025/02/12 04:00
	0.15
	达标

	
	古城村
	825
	89
	1小时
	2.94
	2025/03/03 23:00
	0.25
	达标

	
	向家庄
	-163
	-849
	1小时
	2.31
	2025/08/13 01:00
	0.19
	达标

	
	沙坝
	-243
	984
	1小时
	2.19
	2025/05/15 20:00
	0.18
	达标

	
	定古村
	-540
	1,703
	1小时
	1.36
	2025/07/27 19:00
	0.11
	达标

	
	宝善街
	-558
	-687
	1小时
	2.60
	2025/01/05 02:00
	0.22
	达标

	
	小山村
	-1,106
	85
	1小时
	2.15
	2025/05/23 23:00
	0.18
	达标

	
	秀溪村
	-899
	-1,065
	1小时
	1.64
	2025/09/24 04:00
	0.14
	达标

	
	新化村
	-1,607
	-2,443
	1小时
	1.13
	2025/01/04 09:00
	0.09
	达标

	
	小龙潭
	2,487
	2,123
	1小时
	2.01
	2025/01/07 02:00
	0.17
	达标

	
	石头村
	2,047
	-132
	1小时
	1.16
	2025/11/16 08:00
	0.10
	达标

	
	菜园
	1,836
	376
	1小时
	1.35
	2025/04/11 07:00
	0.11
	达标

	
	中村村
	1,769
	2,026
	1小时
	1.19
	2025/06/27 07:00
	0.10
	达标

	
	大村
	1,688
	1,759
	1小时
	1.22
	2025/08/19 07:00
	0.10
	达标

	
	红土坡
	1,482
	1,064
	1小时
	1.45
	2025/10/02 19:00
	0.12
	达标

	
	宋官村
	1,649
	-1,062
	1小时
	1.31
	2025/11/04 08:00
	0.11
	达标

	
	尹旗屯
	875
	-2,395
	1小时
	1.04
	2025/02/17 07:00
	0.09
	达标

	
	潘井
	-648
	360
	1小时
	3.28
	2025/03/31 00:00
	0.27
	达标

	
	和乐村
	-685
	-382
	1小时
	2.89
	2025/04/12 20:00
	0.24
	达标

	
	中所
	-1,085
	-1,660
	1小时
	1.41
	2025/01/04 09:00
	0.12
	达标

	
	汤井
	-1,708
	-897
	1小时
	1.49
	2025/05/27 07:00
	0.12
	达标

	
	窑上
	-1,813
	-2,269
	1小时
	0.90
	2025/09/24 04:00
	0.08
	达标

	
	秀溪村
	-1,913
	-1,204
	1小时
	1.59
	2025/07/22 00:00
	0.13
	达标

	
	柴井村
	-2,015
	-674
	1小时
	3.78
	2025/09/24 02:00
	0.32
	达标

	
	梁海村
	1,689
	-2,381
	1小时
	0.87
	2025/11/04 08:00
	0.07
	达标

	
	研和镇
	401
	443
	1小时
	4.22
	2025/03/13 19:00
	0.35
	达标

	
	可官村
	-906
	1,000
	1小时
	1.81
	2025/03/16 22:00
	0.15
	达标

	
	小密罗
	-2,347
	2,266
	1小时
	1.51
	2025/04/14 07:00
	0.13
	达标

	
	区域最大值
	-1,400
	800
	1小时
	24.02
	2025/02/28 01:00
	2.00
	达标


据上表，在非正常排放条件下，各关心点、网格点PM10、TVOC最大小时贡献值占标率均小于100%。项目距离周边敏感点较远，说明在非正常排放工况下，项目排放的大气污染物对项目区环境空气质量有一定影响，但不会改变项目所在区域的环境功能。为减轻项目废气非正常排放的环境影响，建设单位应加强管理，确保废气治理设施长效稳定运行，避免废气的非正常排放。
6.2.1.6厂界达标排放预测
根据HJ2.2-2018“8.8.5.1采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本次所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布”。本项目为改扩建项目，本次采用建成后项目排放的所有源，包括原有项目和本项目的有组织及无组织废气污染物对厂界的影响预测。本次厂界预测，以厂界线为预测范围，取25m的间距，共44个预测点，各正常工况下，项目排放的污染物在典型小时气象条件下厂界的预测结果见下表。
表4.2-42  厂界主要污染浓度预测结果表
	序号
	X
	Y
	厂界污染物浓度（μg/m3）

	
	
	
	TVOC
	TSP

	1
	34
	124
	125.079
	12.622

	2
	57
	112
	172.283
	13.106

	3
	79
	101
	198.499
	16.897

	4
	101
	90
	188.119
	17.100

	5
	123
	79
	145.566
	15.629

	6
	146
	67
	135.252
	15.044

	7
	168
	56
	103.264
	11.398

	8
	190
	45
	68.609
	7.601

	9
	213
	34
	76.115
	8.572

	10
	235
	22
	82.711
	9.294

	11
	257
	11
	83.282
	9.540

	12
	280
	0
	91.690
	10.415

	13
	302
	-12
	95.791
	10.771

	14
	324
	-23
	95.124
	10.610

	15
	325
	-41
	87.245
	9.663

	16
	314
	-64
	90.340
	10.122

	17
	303
	-86
	89.150
	9.904

	18
	292
	-109
	83.424
	9.392

	19
	281
	-131
	89.686
	10.011

	20
	270
	-153
	84.523
	9.639

	21
	259
	-176
	91.500
	10.300

	22
	248
	-198
	87.257
	9.709

	23
	237
	-220
	94.977
	10.647

	24
	215
	-208
	95.131
	10.673

	25
	194
	-196
	90.787
	10.205

	26
	172
	-183
	81.492
	9.186

	27
	150
	-171
	68.658
	7.659

	28
	128
	-159
	62.628
	6.985

	29
	107
	-146
	51.228
	5.945

	30
	85
	-134
	59.374
	5.773

	31
	63
	-122
	78.235
	6.990

	32
	41
	-109
	87.753
	6.898

	33
	20
	-97
	78.254
	8.058

	34
	-2
	-85
	88.580
	9.902

	35
	-24
	-72
	86.059
	9.617

	36
	-46
	-60
	74.756
	8.053

	37
	-48
	-42
	98.005
	10.616

	38
	-37
	-19
	99.054
	10.946

	39
	-26
	3
	129.256
	13.840

	40
	-15
	25
	111.686
	12.370

	41
	-3
	48
	82.768
	9.624

	42
	8
	70
	108.253
	12.086

	43
	19
	93
	116.115
	12.814

	44
	30
	115
	125.670
	13.159

	区域最大值
	182.638
	16.226

	厂界标准值
	4000
	1000

	达标情况
	达标
	达标


综上预测分析，本项目TSP、挥发性有机废气厂界预测点浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 无组织排放浓度限值，项目能做到厂界达标排放。
6.2.1.7大气环境防护距离
本项目大气环境影响评价工作等级为一级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5.1要求：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.8.5 要求“采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。在地图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。”
经分析，本项目各有组织废气中污染物均达标排放。本次参照导则要求，根据对本项目所有污染源开展的大气环境进一步预测，各污染因子短期贡献浓度均小于标准限值要求，自厂界起没有连续超标，无需设置大气环境防护距离。
6.2.1.8受本项目影响交通运输废气影响分析
根据工程分析计算，本项目交通运输产生的大气污染物主要为CO、NOx等。
本项目交通运输移动源污染物排放量较小，且随着新能源运输车辆的进一步推广和普及，项目投入运行后，交通运输废气污染物排放量将小于理论计算，其影响程度也较低。项目所在区域无组织扩散条件良好，交通运输废气经稀释扩散后，对区域环境空气影响不大。
6.2.1.9异味影响分析
项目运营期恶臭主要来源于生产车间异味及生活污水处理站排放的氨、硫化氢等。
项目建设单位拟在车间加强车间通风换气；此外，项目建设单位还应加强内部管理，做好设备的定期保养维护及检查工作，则生产车间产生的异味对周边环境影响不大。本项目生活污水产生量小，污水处理设施为封闭设施且生活污水处理站周边设置了绿化带，项目区无组织扩散条件良好，故生活污水处理站运行期间产生的异味对周边环境的影响不大，
综上，本项目运行期间恶臭污染物的产生和排放量较少，排放浓度低，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，不会改变项目区周围的大气环境功能。
6.2.1.10污染物排放量核算
项目废气污染物排放量核算结果见下表：
表6.2.1-32  大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	主要排放口

	1
	DA003
	颗粒物
	2.08
	0.025
	0.103

	
	DA004
	TVOC
	12.36
	0.618
	4.452

	总计
	颗粒物
	0.103

	
	TVOC
	4.452



表6.2.1-33  大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	排放速率（kg/h）
	年排放量
（t/a）

	1
	打磨、磨灰逸散
	颗粒物
	车间封闭（预留进出口）
	厂界废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 无组织排放浓度限值
	0.075
	0.54

	2
	喷漆车间
	有机废气
	
	
	0.256
	1.845

	无组织排放总计

	无组织排放
	颗粒物
	0.54

	
	TVOC
	1.845



表6.2.1-34  本项目大气污染物排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	0.643

	2
	TVOC
	6.297


6.2.1.11评价结论
（1） 本项目所在区域属环境空气达标区，项目运行期间排放的废气污染物均能达标排放。
（2）本项目位于环境空气二类区，经预测，本项目新增排放的各污染物短期（1h、24h平均）最大落地浓度贡献值占标率小于100%，长期（年平均）最大落地浓度贡献值占标率小于30%。本项目符合环境功能区划，经预测，项目新增排放的各污染物短期叠加现状浓度及拟建在建污染源影响后，短期浓度（1h、24h平均）、长期（年平均）浓度叠加浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段（2026年3月1日—2030年12月31日）的二级浓度标准限值、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值要求，项目运行期间排放的废气对环境空气的影响可接受。
（3）本项目建成后厂界外网格区域的小时最大浓度预测值满足环境质量标准，无超标点，项目无需设置大气环境防护距离。
（4）由预测可知，本项目非正常工况下，污染物对区域环境的影响较正常情况增幅较大，会对区域环境空气造成污染，故项目运营期间必须严格管理，采取措施减少非正常排放情况的发生。
综上所述，本项目运行期间对大气环境的影响可接受。
[bookmark: _Toc1642][bookmark: _Toc29428]6.2.2地表水环境影响分析
6.2.2.1评级等级的确定
根据工程分析，项目营运期实行雨污分流，雨水通过工业园区雨水管网排入附近水体；项目生产过程中切屑液循环使用，定期补充损耗，生产废水不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理达后《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求后接入污水管网，进入玉溪市第二污水处理厂处理。因此，项目地表水评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。
6.2.2.2生活污水达标外排可行性分析
1、废水特征及废水处置方式
（1）废水特征
根据工程分析，项目废水主要为生活污水，生活污水中主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮，水质情况见表4.4-4。
（2）废水处置方式
项目食堂废水经隔油池处理后会同其他生活污水经化粪池处理，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求后接入污水管网，进入玉溪市第二污水处理厂处理。
2、依托的隔油池、化粪池容积可行性分析
项目租赁太阳能公司的厂房和土地，依托太阳能公司的公辅设施，太阳能公司食堂建设有1个10m3的隔油池、食堂楼下建设有1个30m3的化粪池、办公室楼下建设有1个60m3的化粪池、宿舍楼下建有1个30m3的化粪池，太阳能公司食堂废水经隔油池处理后会同其他生活污水经化粪池处理后，接入市政污水管网进入玉溪市第二污水处理厂处理。太阳能公司化粪池设计处理规模为120m3/d，现状水量为80m3，还有40m3的余量，本项目生活废水排放量为18m3/d，能够完全接纳本项目污水。且根据《云南太标数控机床有限公司高端数控机床铸件智能化加工生产线项目竣工环境保护验收监测报告》，生活污水排口各监测指标浓度达到了《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求，可以满足玉溪市第二污水处理厂的接管要求。故本项目食堂废水经隔油池处理后会同其他生活污水经化粪池处理后水质能达到玉溪市第二污水处理厂的接管要求。
3、依托第二污水处理厂可行性分析
① 玉溪市第二污水处理厂概况
研和工业园区玉溪市第二污水处理厂于2017年建设， 选址位于研和街道办事处东山社区梁海村歪者河下游西南侧缓坡地带，占地35余亩，服务范围为红塔区研和片区，设计服务人口8.3万人，总投资1.09亿，处理规模为2万m3/d，配套污水管网19.348公里。污水处理厂排水采用分流制，采用改良A2/O氧化沟+CMF系统处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002 ）一级标准A等级标准。玉溪市第二污水处理厂正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，目前处理规模约1.2～1.5万m³/d，余量0.5～0.8万m³/d，出水水质标准达到GB 18918-2002 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A等级标准。
② 项目周边市政污水管网概况
根据现场踏勘，目前，玉溪市第二污水处理厂已建成运营，项目区北侧盘溪——玉溪公路污水管网已接通，且污水管最终接通玉溪市第二污水处理厂，具备截污条件。
③ 项目废水进入玉溪市第二污水处理厂处理的可行性分析
项目废水隔油池、化粪池处理后，出水水质浓度为：COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油10mg/L、总磷8mg/L，能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级标准要求，满足玉溪市第二污水处理厂对进水水质的要求。
项目所在区域为玉溪市第二污水处理厂的纳污范围，项目废水可通过项目区北侧盘溪——玉溪公路污水管道（已接通）接入玉溪市第二污水处理厂；项目生活污水排放量18.8m³/d，玉溪市第二污水处理厂余量0.5～0.8万m³/d，有余量接纳本项目污水，故本项目的污水排入玉溪市第二污水处理厂从水质和水量分析都不会对玉溪市第二污水处理厂造成不利影响，本项目污水进入玉溪市第二污水处理厂处理是可行的。
6.2.2.3生产废水循环使用可行性分析
1、项目切削液循环使用可行性分析
项目生产过程中使用的切屑液采用精密过滤器过滤，由粗滤单元和精滤单元两个单元组成，粗滤单元设置滤网桶和刮板，将大颗粒拦截并自动刮清；精滤单元设置过滤箱体、滤纸带输送及卷绕装置、液位控制系统，确保过滤持续；完成过滤的切削液进入供液系统，由供液泵输送完成净化的切削液。
项目生产过程中废切屑液需要定期更换，更换后定期补充，只有在项目设备检修及停产时会产生废切削液，更换产生的废切削液属于危险废物，按危险废物管理要求及办法进行管理处置。
2、清洗废水处置可行性分析
完成打磨的物件需要使用除油剂进行擦拭清洗，除油剂主要是由多种表面活性剂及助洗剂（碳酸钠、硅酸钠、EDTA）等配制而成；本项目按照清洗剂和用水按照1∶15的比例进行配置，年使用除油剂1吨，用水量为15m³/a，0.05m³/d，擦拭清洁工序用水循环使用不外排，每周更换一次，每次更换50L的清洁废液，全年更换周期按45周记，则除油清洁废液产生量为2.25t/a。这部分废水含有清洗出的废切削油等，属于危险废物，废物代码“900-007-09”（其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或乳化液），收集至危废暂存间，定期委托云南绿力环保科技有限公司清运处置。
6.2.2.4小结
项目食堂废水经隔油池处理后会同其他生活污水经化粪池处理，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求（从严执行）后接入污水管网，进入玉溪市第二污水处理厂处理，对地表水环境影响较小。因此，本项目对地表水环境影响可以接受。
[bookmark: _Toc16954][bookmark: _Toc5835]6.2.3地下水环境影响分析
6.2.3.1评价等级的确定
本项目为机床功能部件及附件制造项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》中“K机械、电子；通用、专用设备制造及维修”中的有电镀或者喷漆工艺的，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，项目区周边古城村地下水属于研和街道生活用水取水点，宋官营村地下水属于宋官营村生活用水取水点，但古城村及宋官营村取水点均未划定过准保护区，属于“未划定准保护区的集中式饮用水水源”因此，地下水敏感程度为较敏感，项目地下水评价工作等级为三级。
6.2.3.2区域水文地质背景
1、项目区地层岩性
根据建设单位提供地勘资料可知，项目区及其附近地层主要为新生界第四系（Q）、元古界震旦系徒山沱组（Zbdn）和南沱组（Zbn），地下水类型为碳酸盐岩类岩溶水、变质岩裂隙水和碎屑岩裂隙水。详见附图7：项目区水文地质图。
2、地下水补给、径流、排泄条件
地下水类型为碳酸盐岩类岩溶水、变质岩裂隙水和碎屑岩裂隙水。地下水由北东向南西径流，在小街一带排泄。研和片区大多处于地下水的径流区，部分处于排泄区。地层以沉积岩和浅变质岩最为发育，除早古生代地层缺失外，其它时代的地层均有不同程度出露。盆地之西以前震旦系地层出露占主导地位，为浅海~滨海相的碎屑岩及碳酸盐岩建造。震旦系地层主要分布在盆地以东的南部地区，为滨海~浅海相的碎屑岩及碳酸盐岩建造。而盆地以东的北部地区，则以古生界、中生界地层居多，古生界以浅海相的碳酸盐岩为主，次为碎屑岩建造；中生界为滨海沼泽相含煤碎屑岩建造及陆相红色碎屑岩建造。新生界地层主要分布在断陷盆地和山间河谷盆地、洼地中，为半成岩和松散的河湖相沉积或岩溶洼地堆积。
评价区地下水主要以接受大气降水入渗补给为主。地下水以水平径流为主，多具微承压性，平水、枯水期地下水向地表水体径流、排泄，丰（洪）水期和开采激化条件下地下水还可获得地表水体的反补给。
3、项目区地下水开发利用历史与现状
根据调查，项目水文地质区域内均有出露点，项目对出露泉点进行了监测，水质达标，根据现场调查及业主提供资料，该区域地下水中有出露泉点作为饮用水。
6.2.3.3地下水污染分析
污染物对地下水的影响主要是由于降雨或物料泄漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过度带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。
污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对地下水造成污染的途径有：面漆物料泄漏、油品库及危废暂存间破损、储存物料泄漏下渗等对地下水造成的污染。
正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为粉砂质粘土层，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若物料发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。
项目生产过程中切屑液循环使用，定期补充损耗，生产废水不外排；食堂废水经隔油池处理后会同其他生活污水经化粪池处理后接入园区污水管网，进入玉溪市第二污水处理厂处理。本项目所在区域无地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷、湿地退化、土地荒漠化等环境问题，没有出现土地盐渍化、沼泽化迹象。根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，本项目可能造成地下水污染途径有以下几种途径：
1）生产车间内喷漆车间、辅料储存区地面防渗措施不足，漆料、油料泼洒，导致物料渗透污染地下水；
2）面漆仓库地面防渗措施不足，若面漆物料泄漏，渗透污染地下水；
3）危险废物暂存间地面防渗破损，危废（废油、废切削液等）泄漏，渗透污染地下水。
6.2.3.4地下水环境影响分析
1、正常运行状况下对地下水环境的影响分析
在生产车间、面漆库房、车间内辅料储存区等区域按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行防渗设计，厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中面漆、导轨油等物料发生渗漏或泄漏的可能性较小，即在建设期做好厂区的污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，物料发生渗漏或泄漏穿过防渗层进入土壤并造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。
[bookmark: _Toc10192]2、非正常状况下对地下水环境的影响分析
项目生产车间、面漆库房由于地面出现裂缝或者防渗措施不到位，物料发生泄漏时，可能通过滴漏或者事故泄漏通过裂缝渗入地下，对地下水造成污染。
（1）预测情景设置
本次预测情景设置为面漆库房由于地面防渗措施不足或破损，物料发生泄漏时，对区域地下水形成污染，将面漆库房作为预测点。
（2）预测方法
本项目地下水评价工作等级判定为三级，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，三级评价应采取解析法或类别分析法进行地下水环境影响分析及评价。评价区水文地质条件简单，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散时的两个条件：①污染物的排放对地下水流场没有明显影响；②评价区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变或变化很小。此次评价选用解析法进行预测评价。
（3）预测时段
根据导则预测时段的要求，本次确定的预测时段分别为污染发生后的100d，500d，1000d。
（4）预测源强
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）9.5中内容，分类后采用指数法确定本项目预测因子。预测时按照最不利情况考虑，即25kg/桶的整桶稀释剂（乙酸丁酯）泄漏，按整桶泄漏的情况，TVOC含量占99%，则计算TVOC的泄漏量为24.75kg。
（5）预测因子
根据项目特点，预测因子为：TVOC。
（6）预测模型
预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维半无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型：


式中：
x一距注入点的距离，m；
t一时间，d；
C（x，t）一t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；
m一注入的示踪剂质量，kg；
w一横截面面积，m2；
u一水流速度，m/d；
n一有效孔隙度，无量纲；
DL-纵向弥散系数，m2/d；
π—圆周率。
1）水流速度U
U=K×I/n
式中：
U—地下水水流速度（m/d）；
K—渗透系数（m/d）；
I—水力坡度，无量纲；
n——有效孔隙度，无量纲。
项目区地下水含水层为第四系，土质为壤土，砂砾含量较少，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录B水文地质参数经验值表，壤土渗透系数为0.5-1.0m/d，本评价取最不利情况值K=1.0m/d；地下水水力坡度I为0.008～0.04，取最大值为0.04。
岩石和土壤孔隙度的大小与颗粒的排列方式、颗粒大小、分选性、颗粒形状以及胶结程度有关，不同岩性孔隙度大小见下表。研究区的岩性主要为壤土，孔隙度取值为0.50。
表6.2-35      松散岩石孔隙度参考值一览表
	松散岩体
	孔隙度（%）
	沉积岩
	孔隙度（%）
	结晶岩
	孔隙度（%）

	粗砾
	24~36
	砂岩
	5~30
	裂隙化
结晶岩
	0~10

	细砾
	25~38
	粉砂岩
	21~41
	
	

	粗砂
	31~46
	石灰岩
	0~40
	致密结晶岩
	0~5

	细砂
	26~53
	岩溶
	0~40
	玄武岩
	3~35

	粉砂
	34~61
	页岩
	0~10
	风化花岗岩
	34~57

	粘土
	34~60
	
	
	风化辉长岩
	42~45



根据计算场地地下水水流速度U为0.08m/d。
2）纵向弥散系数DL
参考根据《Gelhar等（1992）关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论》，根据本次污染场地的研究尺度，模型计算中纵向弥散度aL选用10.0m，由此计算评价区含水层中的纵向弥散系数。纵向弥散系数（DL）等于弥散度与地下水水流速度的乘积，即DL=aL×u=10×0.08=0.8m2/d。
表6.2-36   项目地下水参数一览表
	参数名称
	渗透系数
	有效孔隙度
	水流速度
	纵向弥散系数
	横截面积

	
	K（m/d）
	n无量纲
	U（m/d）
	DL（m2/d）
	W（m2）

	建议值
	1.0
	0.5
	0.08
	0.8
	10



（7）预测结果
预测结果详见下表。
表6.2-37   地下水中TVOC污染物预测结果
	X（m）
	TVOC浓度值（mg/L）

	
	泄漏事件100d
	泄漏事件365d
	泄漏事件1000d
	泄漏事件3650d

	0
	129.11044 
	39.77762583
	6.748873664
	0.017632915

	10
	155.73692 
	60.20095107
	10.78466941
	0.028823922

	20
	100.55131 
	76.77191136
	16.1897063
	0.046317541

	30
	34.74960 
	82.49656399
	22.83114532
	0.073164661

	40
	6.42803 
	74.69712286
	30.24635334
	0.113611078

	50
	0.63646 
	56.99101536
	37.64219492
	0.173421704

	60
	0.03373 
	36.63898393
	44.00818443
	0.260225391

	70
	0.00096 
	19.84791789
	48.33353501
	0.383848051

	82.4
	0.00000 
	7.31665974
	49.7781248
	0.606953543

	90
	0.00000 
	3.484669073
	48.33353501
	0.793357683

	100
	0.00000 
	1.129370902
	44.00818443
	1.111652513

	110
	0.00000 
	0.308422571
	37.64219492
	1.531202139

	120
	0.00000 
	0.070972519
	30.24635334
	2.073287124

	130
	0.00000 
	0.013761596
	22.83114532
	2.759623437

	140
	0.00000 
	0.002248443
	16.1897063
	3.610801792

	150
	0.00000 
	0.000309549
	10.78466941
	4.644307052

	160
	0.00000 
	3.59097E-05
	6.748873664
	5.872210981

	170
	0.00000 
	3.51017E-06
	3.967458155
	7.298705285

	180
	0.00000 
	2.89121E-07
	2.191038487
	8.917712254

	190
	0.00000 
	2.00662E-08
	1.136695793
	10.71086469

	200
	0.00000 
	1.17351E-09
	0.553981285
	12.64617134

	250
	0.00000 
	6.15323E-17
	0.005964832
	22.44313205

	300
	0.00000 
	4.46256E-26
	1.34622E-05
	25.95936915

	350
	0.00000 
	4.47639E-37
	6.36868E-09
	19.57001101

	400
	0.00000 
	6.2106E-50
	6.31534E-13
	9.615553134

	450
	0.00000 
	1.1918E-64
	1.31268E-17
	3.079241423

	500
	0.00000 
	3.16325E-81
	5.71922E-23
	0.642686941

	550
	0.00000 
	1.16126E-99
	5.22311E-29
	0.087426175

	600
	0.00000 
	5.8964E-120
	9.99854E-36
	0.007751214

	650
	0.00000 
	4.141E-142
	4.01198E-43
	0.000447903

	700
	0.00000 
	4.0224E-166
	3.37439E-51
	1.68688E-05

	800
	0.00000 
	1.0042E-219
	2.19844E-69
	6.62438E-09

	900
	0.00000 
	9.1758E-281
	2.76498E-90
	4.69408E-13

	962.2
	0.00000 
	0
	1.1814E-104
	5.19245E-16

	1100
	0.00000 
	0
	3.1465E-140
	1.38483E-23

	1200
	0.00000 
	0
	2.847E-169
	5.76551E-30

	1300
	0.00000 
	0
	4.9728E-201
	4.33135E-37

	1400
	0.00000 
	0
	1.6768E-235
	5.87157E-45

	1500
	0.00000 
	0
	1.0915E-272
	1.43625E-53

	1600
	0.00000 
	0
	1.3715E-312
	6.33944E-63

	1624.2
	0.00000 
	0
	0
	2.66895E-65

	1800
	0.00000 
	0
	0
	7.25651E-84

	2000
	0.00000 
	0
	0
	8.8061E-108

	2200
	0.00000 
	0
	0
	1.133E-134

	2215.8
	0.00000 
	0
	0
	6.3546E-137

	2600
	0.00000 
	0
	0
	2.2348E-197

	2800
	0.00000 
	0
	0
	3.4262E-233

	3000
	0.00000 
	0
	0
	5.569E-272

	3200
	0.00000 
	0
	0
	9.5965E-314

	3242.2
	0.00000 
	0
	0
	0



浓度

图6.2-19    TVOC泄漏预测图
TVOC预测结果：
100天时，预测的最大值为155.73692 mg/l，最大值距离为100m；影响距离最远为82.4m；365天时，预测的最大值为82.49656399mg/l，最大值距离为30m；影响距离最远为962.2m；1000天时，预测的最大值为49.7781248mg/l，最大值距离为82.4m；影响距离最远为1624.2m；3650天时，预测的最大值为25.95936915mg/l，最大值距离为300m；影响距离最远为3242.2m。
在非正常情况下，若面漆库房物料发生泄漏，物料的不断持续渗透，随着时间的推移，TVOC的浓度将不断升高，会对地下水下游水质造成持续的影响。企业要加强日常管理和风险防范，采取有效措施避免泄漏事件的发生，切实做好渗漏的源头控制及收集和处理工作，做好面漆库房的管理和防渗漏工作。并做好地下水污染实时监测和应急预案，建立覆盖全区的地下水长期监控系统，以便及时发现、及时控制并采取措施修复治理。
6.2.3.5地下水污染防控措施
1、源头控制措施
（1）加强对面漆库房、1#车间辅料储存区的管理，发现开裂、破损等及时处理；面漆、油类物料即买即用，减少存储；
（2）面漆库房地面按重点防渗要求建设，设置导流渠、事故池及泄漏检测仪等，避免物料泄漏时直接进入外环境；
（3）危险废物分类收集，严禁与一般固废混合，使用耐腐蚀的容器盛装，暂存于“防风、防雨、防晒、防渗”的危废暂存间。
2、分区防治措施
结合项目污染特征因子及其污染控制难易程度、项目场地天然包气带特征及其防污特性，项目按照《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）表7规定要求实施分区防渗，将场地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区，分区情况及防渗要求详见下表。
表6.2-38      项目污染防渗分区及要求一览表
	防渗分区
	项目构筑物及设施名称
	防渗技术要求

	重点防渗区
	喷漆车间、水淬、危废暂存间、1#车间面漆库房、1#车间辅料储存区
	等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s

	一般防渗区
	1#、4#、7#及9#生产车间
	等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。已建，依托使用。

	
	化粪池、隔油池
	已完成验收，本项目依托使用。

	简单防渗区
	办公生活区、厂区道路
	地面采用混凝土硬化。已建，依托使用。


6.2.3.6地下水环境影响跟踪监测计划
为了有效监控项目生产对地下水影响，结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），根据本项目的实际情况，项目设置1口地下水质监测井：下游宋官营村污染控制监测井（J3）。
6.2.3.7小结
项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制场区的物料泄露造成污染物下渗现象，因此在项目正常运行情况下，不会对地下水造成影响。在非正常排放的情况下，对地下水的污染较为严重，本次评价面漆库房应设置导流渠及事故池，1#车间辅料储存区设置有围堰，均设置重点防渗措施，因此项目环境风险水平控制在可接受范围内。
因此，本建设项目对周围地下水环境影响在可接受范围内。
[bookmark: _Toc2357][bookmark: _Toc18215]6.2.4声环境影响分析
6.2.4.1评级等级的确定
本项目位于云南红塔产业园区研和片区，参考《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；但由于项目区域由于项目周边为居住、商业、工业混杂区，企业周边声环境敏感目标较多，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定，“建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3~5dB（A）含［5dB（A）］，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价”。建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，项目建设后受噪声影响人口数量增加较少，因此确定本项目声环境影响评价级别为二级。
6.2.4.2项目噪声源分布情况
项目生产过程中设备的运行会产生噪声，主要噪声源设备有数控车床、切割机、磨床、铣床等。主要噪声设备源强见下表。
数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目环境影响报告书

表6.2-39   项目1#车间主要噪声源强及其治理措施一览表   单位：dB（A）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段h/a
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	1#车间
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	厂房隔声、基础减震
	{285.73,-51.81,1}
	3.2
	74.90 
	7200
	15
	59.90 
	1

	2
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{276.9,-47.61,1}
	3.2
	74.90 
	
	15
	59.90 
	1

	3
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{266.81,-43.4,1}
	11.5
	63.79 
	
	15
	48.79 
	1

	4
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{256.29,-37.94,1}
	19.2
	59.33 
	
	15
	44.33 
	1

	5
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{245.36,-32.05,1}
	11.6
	63.71 
	
	15
	48.71 
	1

	6
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{235.27,-24.9,1}
	11.6
	63.71 
	
	15
	48.71 
	1

	7
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{222.66,-19.44,1}
	11.6
	63.71 
	
	15
	48.71 
	1

	8
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{213.41,-14.39,1}
	11.6
	63.71 
	
	15
	48.71 
	1

	9
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{202.9,-8.93,1}
	11.6
	63.71 
	
	15
	48.71 
	1

	10
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{193.65,-3.88,1}
	11.6
	63.71 
	
	15
	48.71 
	1

	11
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{186.24,-0.26,1}
	11.6
	63.71 
	
	15
	48.71 
	1

	12
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{177.57,4.74,1}
	11.6
	63.71 
	
	15
	48.71 
	1

	13
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{169.16,9.99,1}
	11.6
	63.71 
	
	15
	48.71 
	1

	14
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{159.96,16.04,1}
	11.6
	63.71 
	
	15
	48.71 
	1

	15
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{123.17,41,1}
	11.6
	63.71 
	
	15
	48.71 
	1

	16
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{111.08,46.52,1}
	11.6
	63.71 
	
	15
	48.71 
	1

	17
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{290.82,-33.89,1}
	11.6
	63.71 
	
	15
	48.71 
	1

	18
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{280.84,-28.9,1}
	11.6
	63.71 
	
	15
	48.71 
	1

	19
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{268.49,-22.85,1}
	28.6
	55.87 
	
	15
	40.87 
	1

	20
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{259.03,-17.86,1}
	28.6
	55.87 
	
	15
	40.87 
	1

	21
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{248.52,-12.61,1}
	28.6
	55.87 
	
	15
	40.87 
	1

	22
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{239.06,-8.4,1}
	28.6
	55.87 
	
	15
	40.87 
	1

	23
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{229.6,-1.57,1}
	28.6
	55.87 
	
	15
	40.87 
	1

	24
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{220.14,4.21,1}
	28.6
	55.87 
	
	15
	40.87 
	1

	25
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{209.1,10.26,1}
	28.6
	55.87 
	
	15
	40.87 
	1

	26
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{195.43,19.45,1}
	28.6
	55.87 
	
	15
	40.87 
	1

	27
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{122.12,57.82,1}
	3.2
	74.90 
	
	15
	59.90 
	1

	28
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{319.2,7.1,1}
	3.2
	74.90 
	
	15
	59.90 
	1

	29
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{312.37,10.26,1}
	11.5
	63.79 
	
	15
	48.79 
	1

	30
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{302.91,13.93,1}
	11.5
	63.79 
	
	15
	48.79 
	1

	31
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{293.98,17.35,1}
	20.4
	58.81 
	
	15
	43.81 
	1

	32
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{285.57,20.77,1}
	15.3
	61.31 
	
	15
	46.31 
	1

	33
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{277.68,24.71,1}
	15.3
	61.31 
	
	15
	46.31 
	1

	34
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{269.01,28.65,1}
	15.3
	61.31 
	
	15
	46.31 
	1

	35
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{261.39,33.12,1}
	15.3
	61.31 
	
	15
	46.31 
	1

	36
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{253.25,36.27,1}
	15.3
	61.31 
	
	15
	46.31 
	1

	37
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{245.36,40.21,1}
	15.3
	61.31 
	
	15
	46.31 
	1

	38
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{237.74,45.21,1}
	15.3
	61.31 
	
	15
	46.31 
	1

	39
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{226.97,48.36,1}
	29.2
	55.69 
	
	15
	40.69 
	1

	40
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{220.14,51.78,1}
	29.2
	55.69 
	
	15
	40.69 
	1

	41
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{210.94,55.72,1}
	29.2
	55.69 
	
	15
	40.69 
	1

	42
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{201.22,62.02,1}
	29.2
	55.69 
	
	15
	40.69 
	1

	43
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{323.01,19.55,1}
	29.2
	55.69 
	
	15
	40.69 
	1

	44
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{313.32,23.33,1}
	29.2
	55.69 
	
	15
	40.69 
	1

	45
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{306.1,26.61,1}
	29.2
	55.69 
	
	15
	40.69 
	1

	46
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{300.18,29.08,1}
	29.2
	55.69 
	
	15
	40.69 
	1

	47
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{294.11,31.54,1}
	29.2
	55.69 
	
	15
	40.69 
	1

	48
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{289.34,33.68,1}
	29.2
	55.69 
	
	15
	40.69 
	1

	49
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{283.93,35.48,1}
	29.2
	55.69 
	
	15
	40.69 
	1

	50
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{277.68,39.75,1}
	29.2
	55.69 
	
	15
	40.69 
	1

	51
	
	龙门加工中心
	4028D龙门
	85
	
	{270.13,42.05,1}
	29.2
	55.69 
	
	15
	40.69 
	1

	52
	
	卧式加工中心
	1600高速卧加
	80
	
	{259.32,47.67,1}
	15.3
	56.31 
	
	15
	41.31 
	1

	53
	
	卧式加工中心
	1600高速卧加
	80
	
	{250.91,51.61,1}
	15.3
	56.31 
	
	15
	41.31 
	1

	54
	
	卧式加工中心
	1600高速卧加
	80
	
	{241.98,56.87,1}
	15.3
	56.31 
	
	15
	41.31 
	1

	55
	
	卧式加工中心
	1600高速卧加
	80
	
	{229.37,63.17,1}
	15.3
	56.31 
	
	15
	41.31 
	1

	56
	
	卧式加工中心
	1600高速卧加
	80
	
	{217.02,70.01,1}
	15.3
	56.31 
	
	15
	41.31 
	1

	57
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{199.41,76,1}
	16.8
	55.49 
	
	15
	40.49 
	1

	58
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{189.42,79.68,1}
	16.8
	55.49 
	
	15
	40.49 
	1

	59
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{179.96,82.3,1}
	16.8
	55.49 
	
	15
	40.49 
	1

	60
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{192.58,62.86,1}
	28.2
	51.00 
	
	15
	36.00 
	1

	61
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{183.64,66.54,1}
	28.2
	51.00 
	
	15
	36.00 
	1

	62
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{175.23,68.64,1}
	28.2
	51.00 
	
	15
	36.00 
	1

	63
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{162.88,99.91,1}
	6.3
	64.01 
	
	15
	49.01 
	1

	64
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{153.42,103.06,1}
	6.3
	64.01 
	
	15
	49.01 
	1

	65
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{143.17,107.53,1}
	6.3
	64.01 
	
	15
	49.01 
	1

	66
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{135.03,111.01,1}
	6.3
	64.01 
	
	15
	49.01 
	1

	67
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{129.25,112.59,1}
	6.3
	64.01 
	
	15
	49.01 
	1

	68
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{123.2,117.06,1}
	6.3
	64.01 
	
	15
	49.01 
	1

	69
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{117.16,119.95,1}
	6.3
	64.01 
	
	15
	49.01 
	1

	70
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{112.17,122.57,1}
	6.3
	64.01 
	
	15
	49.01 
	1

	71
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{107.96,125.46,1}
	6.3
	64.01 
	
	15
	49.01 
	1

	72
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{102.71,127.57,1}
	6.3
	64.01 
	
	15
	49.01 
	1

	73
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{97.71,129.93,1}
	6.3
	64.01 
	
	15
	49.01 
	1

	74
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{91.41,131.77,1}
	6.3
	64.01 
	
	15
	49.01 
	1

	75
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{97.28,108.15,1}
	37.5
	48.52 
	
	15
	33.52 
	1

	76
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{92.34,111.47,1}
	37.5
	48.52 
	
	15
	33.52 
	1

	77
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{87.87,114.09,1}
	37.5
	48.52 
	
	15
	33.52 
	1

	78
	
	卧式加工中心
	HMC8800
	80
	
	{81.57,117.25,1}
	37.5
	48.52 
	
	15
	33.52 
	1

	79
	
	进口卧式加工中心
	800卧加工作台
	80
	
	{117.81,103.6,1}
	19.8
	54.07 
	
	15
	39.07 
	1

	80
	
	进口卧式加工中心
	800卧加工作台
	80
	
	{122.91,99.5,1}
	19.8
	54.07 
	
	15
	39.07 
	1

	81
	
	进口卧式加工中心
	800卧加工作台
	80
	
	{87.1,103.28,1}
	31.7
	49.98 
	
	15
	34.98 
	1

	82
	
	进口卧式加工中心
	800卧加工作台
	80
	
	{82.83,104.43,1}
	31.7
	49.98 
	
	15
	34.98 
	1

	83
	
	卧式加工中心
	1250高速卧加
	80
	
	{120.93,50.06,1}
	27.9
	51.09 
	
	15
	36.09 
	1

	84
	
	卧式加工中心
	1250高速卧加
	80
	
	{149.84,85.21,1}
	27.9
	51.09 
	
	15
	36.09 
	1

	85
	
	卧式加工中心
	1250高速卧加
	80
	
	{145.41,87.02,1}
	27.9
	51.09 
	
	15
	36.09 
	1

	86
	
	卧式加工中心
	1250高速卧加
	80
	
	{156.9,21.65,1}
	36.7
	48.71 
	
	15
	33.71 
	1

	87
	
	卧式加工中心
	1250高速卧加
	80
	
	{151.32,23.95,1}
	29.3
	50.66 
	
	15
	35.66 
	1

	88
	
	卧式加工中心
	1250高速卧加
	80
	
	{147.54,26.25,1}
	29.3
	50.66 
	
	15
	35.66 
	1

	89
	
	龙门导轨磨床
	4米精磨
	90
	
	{179.4,24.44,1}
	28.8
	60.81 
	
	15
	45.81 
	1

	90
	
	龙门导轨磨床
	4米精磨
	90
	
	{171.19,28.06,1}
	28.8
	60.81 
	
	15
	45.81 
	1

	91
	
	龙门导轨磨床
	4米精磨
	90
	
	{105.5,49.57,1}
	28.8
	60.81 
	
	15
	45.81 
	1

	92
	
	龙门导轨磨床
	4米精磨
	90
	
	{98.46,52.42,1}
	28.8
	60.81 
	
	15
	45.81 
	1

	93
	
	龙门导轨磨床
	4米精磨
	90
	
	{93.69,54.23,1}
	28.8
	60.81 
	
	15
	45.81 
	1

	94
	
	龙门导轨磨床
	4米精磨
	90
	
	{88.93,56.86,1}
	28.8
	60.81 
	
	15
	45.81 
	1

	95
	
	龙门导轨磨床
	4米精磨
	90
	
	{85.15,59.32,1}
	10.8
	69.33 
	
	15
	54.33 
	1

	96
	
	龙门导轨磨床
	4米精磨
	90
	
	{103.34,57.84,1}
	10.8
	69.33 
	
	15
	54.33 
	1

	97
	
	龙门导轨磨床
	4米精磨
	90
	
	{99.37,60.47,1}
	10.8
	69.33 
	
	15
	54.33 
	1

	98
	
	龙门导轨磨床
	4米精磨
	90
	
	{94.81,62.66,1}
	10.8
	69.33 
	
	15
	54.33 
	1

	99
	
	龙门导轨磨床
	4米精磨
	90
	
	{90.26,64.64,1}
	29.3
	60.66 
	
	15
	45.66 
	1

	100
	
	龙门导轨磨床
	4米精磨
	90
	
	{147.85,78.71,1}
	29.3
	60.66 
	
	15
	45.66 
	1

	101
	
	龙门导轨磨床
	4米精磨
	90
	
	{142.92,80.87,1}
	29.3
	60.66 
	
	15
	45.66 
	1

	102
	
	龙门导轨磨床
	4米粗磨
	90
	
	{137.89,83.23,1}
	29.3
	60.66 
	
	15
	45.66 
	1

	103
	
	龙门导轨磨床
	4米粗磨
	90
	
	{133.48,86.52,1}
	29.3
	60.66 
	
	15
	45.66 
	1

	104
	
	龙门导轨磨床
	磨600（GDW-30/600H）
	90
	
	{81.13,68.35,1}
	15.4
	66.25 
	
	15
	51.25 
	1

	105
	
	龙门导轨磨床
	磨600（GDW-30/600H）
	90
	
	{77.12,62.6,1}
	28.2
	61.00 
	
	15
	46.00 
	1

	106
	
	退火炉
	/
	70
	
	{160.27,39.61,1}
	28.5
	40.90 
	
	15
	25.90 
	1

	107
	
	退火炉
	/
	70
	
	{190.35,26.88,1}
	28.5
	40.90 
	
	15
	25.90 
	1

	108
	
	淬火池
	/
	65
	
	{199.07,22.67,1}
	27.9
	36.09 
	
	15
	21.09 
	1

	109
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{295.28,-15.4,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1

	110
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{285.3,-11.2,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1

	111
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{275.84,-7.26,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1

	112
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{265.33,-3.58,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1

	113
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{251.4,4.57,1}
	2
	63.98 
	
	15
	48.98 
	1

	114
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{243.52,8.51,1}
	2
	63.98 
	
	15
	48.98 
	1

	115
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{237.21,12.98,1}
	2
	63.98 
	
	15
	48.98 
	1

	116
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{229.85,16.92,1}
	2
	63.98 
	
	15
	48.98 
	1

	117
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{223.28,20.86,1}
	2.5
	62.04 
	
	15
	47.04 
	1

	118
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{258.71,0.46,1}
	2.5
	62.04 
	
	15
	47.04 
	1

	119
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{218.89,26.63,1}
	2.5
	62.04 
	
	15
	47.04 
	1

	120
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{214.47,29.61,1}
	2.5
	62.04 
	
	15
	47.04 
	1

	121
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{210.26,33.1,1}
	3
	60.46 
	
	15
	45.46 
	1

	122
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{205.85,35.46,1}
	3
	60.46 
	
	15
	45.46 
	1

	123
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{201.23,39.15,1}
	3
	60.46 
	
	15
	45.46 
	1

	124
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{196.3,42.23,1}
	3
	60.46 
	
	15
	45.46 
	1

	125
	
	检测设备
	三座标
	80
	
	{48.31,83.62,1}
	36.2
	48.83 
	
	15
	33.83 
	1

	126
	
	开槽机
	/
	90
	
	{275.09,-25.96,1}
	26.8
	61.44 
	
	15
	46.44 
	1

	127
	
	震动时效机
	/
	90
	
	{170.42,37.01,1}
	16.8
	65.49 
	
	15
	50.49 
	1

	128
	
	空压机
	/
	95
	隔音屏障、基础减震、厂房隔声
	{61.84,107.18,1}
	21.5
	68.35 
	
	20
	53.35 
	1

	129
	
	空压机
	/
	95
	
	{46.13,111.38,1}
	22.8
	67.84 
	
	20
	52.84 
	1

	130
	
	风机
	/
	95
	消声器、隔音屏障、基础减震、厂房隔声
	{57.42,110.5,1}
	36.2
	63.83 
	
	20
	48.83 
	1

	131
	
	风机
	/
	95
	
	{55.87,104.96,1}
	26.4
	66.57 
	
	20
	51.57 
	1



表6.2.4-40  4#车间工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段h/a
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	4#车间
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	厂房隔声、基础减震
	{-23.81,125.01,1}
	1.3
	82.72 
	7200
	15
	67.72 
	1

	2
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-13.72,139.81,1}
	1.3
	82.72 
	
	15
	67.72 
	1

	3
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-2.29,158.65,1}
	1.3
	82.72 
	
	15
	67.72 
	1

	4
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-23.14,165.38,1}
	1.3
	82.72 
	
	15
	67.72 
	1

	5
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-31.89,145.19,1}
	1.3
	82.72 
	
	15
	67.72 
	1

	6
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-38.61,131.07,1}
	1.3
	82.72 
	
	15
	67.72 
	1

	7
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-32.85,169.74,1}
	1.3
	82.72 
	
	15
	67.72 
	1

	8
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-41.55,173.35,1}
	1.7
	80.39 
	
	15
	65.39 
	1

	9
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-47.8,177.62,1}
	25.2
	56.97 
	
	15
	41.97 
	1

	10
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-56.15,181.91,1}
	25.2
	56.97 
	
	15
	41.97 
	1

	11
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-61.18,185.3,1}
	14.9
	61.54 
	
	15
	46.54 
	1

	12
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-66.72,189.1,1}
	14.9
	61.54 
	
	15
	46.54 
	1

	13
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-72.16,192.69,1}
	14.9
	61.54 
	
	15
	46.54 
	1

	14
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-77.81,196.18,1}
	2.3
	77.77 
	
	15
	62.77 
	1

	15
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-40.14,150.81,1}
	2.3
	77.77 
	
	15
	62.77 
	1

	16
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-45.48,155.12,1}
	50.2
	50.99 
	
	15
	35.99 
	1

	17
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-51.22,159.33,1}
	50.2
	50.99 
	
	15
	35.99 
	1

	18
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-57.79,165.08,1}
	26.1
	56.67 
	
	15
	41.67 
	1

	19
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-61.9,169.29,1}
	26.1
	56.67 
	
	15
	41.67 
	1

	20
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-68.26,172.98,1}
	35.1
	54.09 
	
	15
	39.09 
	1

	21
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-74.01,177.19,1}
	35.1
	54.09 
	
	15
	39.09 
	1

	22
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-78.94,182.02,1}
	35.1
	54.09 
	
	15
	39.09 
	1

	23
	
	龙门动柱加工中心
	DZ20040
	85
	
	{-45.27,134.29,1}
	1.3
	82.72 
	
	15
	67.72 
	1

	24
	
	龙门动柱加工中心
	DZ20040
	85
	
	{-50.81,137.57,1}
	1.7
	80.39 
	
	15
	65.39 
	1

	25
	
	龙门动柱加工中心
	DZ20040
	85
	
	{-54.82,140.03,1}
	1.7
	80.39 
	
	15
	65.39 
	1

	26
	
	龙门动柱加工中心
	DZ20040
	85
	
	{-58.2,143.01,1}
	2.6
	76.70 
	
	15
	61.70 
	1

	27
	
	龙门动柱加工中心
	DZ20040
	85
	
	{-61.59,145.78,1}
	25.1
	57.01 
	
	15
	42.01 
	1

	28
	
	龙门动柱加工中心
	DZ20040
	85
	
	{-66.01,148.66,1}
	11.5
	63.79 
	
	15
	48.79 
	1

	29
	
	龙门动柱加工中心
	DZ20040
	85
	
	{-70.52,151.74,1}
	17.2
	60.29 
	
	15
	45.29 
	1

	30
	
	龙门动柱加工中心
	DZ20040
	85
	
	{-77.81,156.46,1}
	17.2
	60.29 
	
	15
	45.29 
	1

	31
	
	10米精加龙门磨床
	115吨
	90
	
	{-103.68,196.7,1}
	16.1
	65.86 
	
	15
	50.86 
	1

	32
	
	10米精加龙门磨床
	115吨
	90
	
	{-117.23,202.14,1}
	16.1
	65.86 
	
	15
	50.86 
	1

	33
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{3.47,167.6,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1

	34
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{-5.07,171.05,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1

	35
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{-17.56,175.65,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1

	36
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{-27.41,179.43,1}
	2
	63.98 
	
	15
	48.98 
	1

	37
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{-32.83,184.52,1}
	2
	63.98 
	
	15
	48.98 
	1

	38
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{-39.89,187.97,1}
	2
	63.98 
	
	15
	48.98 
	1

	39
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{-45.15,191.42,1}
	3
	60.46 
	
	15
	45.46 
	1

	40
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{-51.39,194.87,1}
	3
	60.46 
	
	15
	45.46 
	1

	41
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{-55.49,197.5,1}
	3
	60.46 
	
	15
	45.46 
	1

	42
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{-60.91,199.96,1}
	3.5
	59.12 
	
	15
	44.12 
	1

	43
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{-67.15,202.75,1}
	3.5
	59.12 
	
	15
	44.12 
	1

	44
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{-74.22,205.22,1}
	3.5
	59.12 
	
	15
	44.12 
	1

	45
	
	检测设备
	/
	80
	
	{-154.2,185.34,1}
	10.1
	59.91 
	
	15
	44.91 
	1



表4-10  7#车间工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段h/a
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	7#车间
	龙门加工中心
	8038D
	85
	厂房隔声、基础减震
	{390.18,-75,1}
	1.7
	80.39 
	7200
	15
	65.39 
	1

	2
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{382.82,-72.63,1}
	1.7
	80.39 
	
	15
	65.39 
	1

	3
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{374.41,-68.95,1}
	1.7
	80.39 
	
	15
	65.39 
	1

	4
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{363.38,-63.43,1}
	5.2
	70.68 
	
	15
	55.68 
	1

	5
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{355.49,-60.02,1}
	2.5
	77.04 
	
	15
	62.04 
	1

	6
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{347.87,-56.6,1}
	2.5
	77.04 
	
	15
	62.04 
	1

	7
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{339.99,-52.4,1}
	2.5
	77.04 
	
	15
	62.04 
	1

	8
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{332.37,-48.19,1}
	2.5
	77.04 
	
	15
	62.04 
	1

	9
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{398.06,-63.43,1}
	2.5
	77.04 
	
	15
	62.04 
	1

	10
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{386.5,-58.18,1}
	15.4
	61.25 
	
	15
	46.25 
	1

	11
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{374.15,-52.4,1}
	15.4
	61.25 
	
	15
	46.25 
	1

	12
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{361.27,-44.78,1}
	24.1
	57.36 
	
	15
	42.36 
	1

	13
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{354.18,-42.15,1}
	25.2
	56.97 
	
	15
	41.97 
	1

	14
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{347.35,-35.84,1}
	2.1
	78.56 
	
	15
	63.56 
	1

	15
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{420.14,-77.89,1}
	14.8
	61.59 
	
	15
	46.59 
	1

	16
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{409.62,-71.84,1}
	14.8
	61.59 
	
	15
	46.59 
	1

	17
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{361.27,-29.27,1}
	15.6
	61.14 
	
	15
	46.14 
	1

	18
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{384.92,-43.46,1}
	15.6
	61.14 
	
	15
	46.14 
	1

	19
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{424.6,-62.12,1}
	2.8
	76.06 
	
	15
	61.06 
	1

	20
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{411.46,-54.76,1}
	2.8
	76.06 
	
	15
	61.06 
	1

	21
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{399.38,-46.88,1}
	2.8
	76.06 
	
	15
	61.06 
	1

	22
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{427.23,-42.15,1}
	2.5
	77.04 
	
	15
	62.04 
	1

	23
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{414.09,-36.37,1}
	26.3
	56.60 
	
	15
	41.60 
	1

	24
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{400.95,-31.9,1}
	26.3
	56.60 
	
	15
	41.60 
	1

	25
	
	龙门动柱加工中心
	DZ20040
	85
	
	{388.08,-25.07,1}
	2.5
	77.04 
	
	15
	62.04 
	1

	26
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{375.2,-21.13,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1

	27
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{434.33,-37.16,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1

	28
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{421.71,-30.59,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1

	29
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{406.73,-22.44,1}
	2
	63.98 
	
	15
	48.98 
	1

	30
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{391.49,-16.13,1}
	2
	63.98 
	
	15
	48.98 
	1

	31
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{379.41,-9.83,1}
	2
	63.98 
	
	15
	48.98 
	1

	32
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{371.51,-5.21,1}
	2.5
	62.04 
	
	15
	47.04 
	1

	33
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{361.66,-0.7,1}
	2.5
	62.04 
	
	15
	47.04 
	1

	34
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{365.61,-0.15,1}
	2.5
	62.04 
	
	15
	47.04 
	1



表4-10  9#车间工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段h/a
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	9#车间
	龙门加工中心
	8038D
	85
	厂房隔声、基础减震
	{65.2,-294.32,1}
	1.6
	80.92 
	7200
	15
	65.92 
	1

	2
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{52.59,-287.59,1}
	1.6
	80.92 
	
	15
	65.92 
	1

	3
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{41.66,-282.55,1}
	1.6
	80.92 
	
	15
	65.92 
	1

	4
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{31.35,-278.71,1}
	12.5
	63.06 
	
	15
	48.06 
	1

	5
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{18.84,-273.52,1}
	36.1
	53.85 
	
	15
	38.85 
	1

	6
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{75.86,-278.78,1}
	45.2
	51.90 
	
	15
	36.90 
	1

	7
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{64.04,-271.95,1}
	38.2
	53.36 
	
	15
	38.36 
	1

	8
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{53.53,-266.43,1}
	23.1
	57.73 
	
	15
	42.73 
	1

	9
	
	龙门加工中心
	8038D
	85
	
	{43.8,-262.49,1}
	44.2
	52.09 
	
	15
	37.09 
	1

	10
	
	龙门加工中心
	6038D
	85
	
	{31.45,-256.44,1}
	15.2
	61.36 
	
	15
	46.36 
	1

	11
	
	龙门加工中心
	6038D
	85
	
	{81.38,-259.33,1}
	15.2
	61.36 
	
	15
	46.36 
	1

	12
	
	龙门加工中心
	6038D
	85
	
	{69.56,-255.39,1}
	8.1
	66.83 
	
	15
	51.83 
	1

	13
	
	龙门加工中心
	6038D
	85
	
	{58.78,-249.87,1}
	8.1
	66.83 
	
	15
	51.83 
	1

	14
	
	龙门加工中心
	6038D
	85
	
	{48.01,-245.93,1}
	11.2
	64.02 
	
	15
	49.02 
	1

	15
	
	龙门加工中心
	6038D
	85
	
	{38.02,-239.66,1}
	11.2
	64.02 
	
	15
	49.02 
	1

	16
	
	龙门加工中心
	6038D
	85
	
	{91.4,-245.4,1}
	33.2
	54.58 
	
	15
	39.58 
	1

	17
	
	龙门加工中心
	6038D
	85
	
	{82.2,-242.28,1}
	27.3
	56.28 
	
	15
	41.28 
	1

	18
	
	龙门加工中心
	6038D
	85
	
	{72.84,-237.85,1}
	24.7
	57.15 
	
	15
	42.15 
	1

	19
	
	龙门加工中心
	6038D
	85
	
	{63.64,-235.06,1}
	32.5
	54.76 
	
	15
	39.76 
	1

	20
	
	龙门加工中心
	6038D
	85
	
	{56.42,-231.94,1}
	15.6
	61.14 
	
	15
	46.14 
	1

	21
	
	龙门加工中心
	6038D
	85
	
	{48.37,-227.34,1}
	15.6
	61.14 
	
	15
	46.14 
	1

	22
	
	龙门加工中心
	4028D
	85
	
	{96.98,-239,1}
	1.3
	82.72 
	
	15
	67.72 
	1

	23
	
	龙门加工中心
	4028D
	85
	
	{90.74,-236.37,1}
	1.3
	82.72 
	
	15
	67.72 
	1

	24
	
	龙门加工中心
	4028D
	85
	
	{84.67,-233.42,1}
	1.3
	82.72 
	
	15
	67.72 
	1

	25
	
	龙门加工中心
	4028D
	85
	
	{78.1,-230.46,1}
	1.3
	82.72 
	
	15
	67.72 
	1

	26
	
	龙门加工中心
	4028D
	85
	
	{72.02,-227.67,1}
	1.3
	82.72 
	
	15
	67.72 
	1

	27
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{64.43,-223.84,1}
	2.1
	78.56 
	
	15
	63.56 
	1

	28
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{58.52,-220.72,1}
	2.1
	78.56 
	
	15
	63.56 
	1

	29
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{51.78,-217.93,1}
	2.1
	78.56 
	
	15
	63.56 
	1

	30
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{43.24,-215.14,1}
	2.3
	77.77 
	
	15
	62.77 
	1

	31
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{35.85,-226.8,1}
	2.3
	77.77 
	
	15
	62.77 
	1

	32
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{28.63,-237.14,1}
	2.3
	77.77 
	
	15
	62.77 
	1

	33
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{22.55,-249.3,1}
	14.2
	61.95 
	
	15
	46.95 
	1

	34
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{15,-259.32,1}
	14.2
	61.95 
	
	15
	46.95 
	1

	35
	
	龙门动柱加工中心
	DZ11040
	85
	
	{10.23,-269.01,1}
	14.2
	61.95 
	
	15
	46.95 
	1

	36
	
	103刨台
	45吨
	90
	
	{91.69,-227.45,1}
	11.2
	69.02 
	
	15
	54.02 
	1

	37
	
	103刨台
	45吨
	90
	
	{70.01,-219.24,1}
	12.9
	67.79 
	
	15
	52.79 
	1

	38
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{64.92,-285.59,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1

	39
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{48.83,-278.37,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1

	40
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{40.12,-273.6,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1

	41
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{27.81,-268.68,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1

	42
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{68.04,-266.38,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1

	43
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{52.77,-258.17,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1

	44
	
	欧式行车
	/
	70
	
	{57.37,-243.22,1}
	1.5
	66.48 
	
	15
	51.48 
	1




表4-11  6#车间工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段h/a
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	6#车间
	龙门动柱加工中心
	B-DFP20040
	85
	厂房隔声、基础减震
	{-158.35,-56.69,1}
	10.5
	64.58 
	7200
	15
	49.58 
	1

	2
	
	进口卧式刨台
	JUARISTI-TX3S-MG20
	85
	
	{-152.75,-45.93,1}
	12
	63.42 
	
	15
	48.42 
	1

	3
	
	进口卧式刨台
	JUARISTI-TX3S-MG20
	85
	
	{-166.38,-40.17,1}
	12
	63.42 
	
	15
	48.42 
	1

	4
	
	龙门定梁导轨磨床
	8米MKW5325A*32Y
	90
	
	{-174.45,-51.31,1}
	9.7
	70.26 
	
	15
	55.26 
	1

	5
	
	龙门动梁导轨磨床
	17米MKW5325A*40Y
	90
	
	{-190.77,-45.16,1}
	9.7
	70.26 
	
	15
	55.26 
	1

	6
	
	栋梁龙门加工中心
	10米TEBASW1000
	85
	
	{-182.13,-31.53,1}
	12
	63.42 
	
	15
	48.42 
	1

	7
	
	定梁动柱龙门加工中心
	36米THERA36000-2P
	85
	
	{-153.9,-25,1}
	12.5
	63.06 
	
	15
	48.06 
	1

	8
	
	落地式镗铣床
	10米-MX5
	85
	
	{-177.52,-14.24,1}
	13
	62.72 
	
	15
	47.72 
	1

	9
	
	落地式镗铣床
	14米-MX7RA
	85
	
	{-196.34,-7.33,1}
	12.4
	63.13 
	
	15
	48.13 
	1

	10
	
	龙门行检测三座标
	ZEISS CMM MMZ G50/100/25
	85
	
	{-222.07,7.65,1}
	14
	62.08 
	
	15
	47.08 
	1

	11
	
	龙门加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-163.54,-34.51,1}
	12.4
	63.13 
	
	15
	48.42 
	1

	12
	
	龙门加工中心
	DZ11040
	85
	
	{-122.82,-34.51,1}
	12.4
	63.13 
	
	15
	48.13
	1

	13
	
	龙门加工中心
	TB-DFP20040（150t）
	85
	
	{-163.54,-51.74,1}
	29.3
	55.63
	
	15
	40.63
	1

	14
	
	龙门加工中心
	TB-DFP12253
	85
	
	{-142.71,-14.24,1}
	13
	62.72 
	
	15
	47.72 
	1

	15
	
	卧式加工中心
	1250
	85
	
	{-147.62,-45.93,1}
	12
	63.42 
	
	15
	48.42 
	1



6.2.4.3项目区域现状噪声背景值
为了解项目区域声环境周边及周边敏感点质量现状情况，建设单位委托云南清源环境科技有限公司于2026年5月14日~5月15日对项目区厂界及最近噪声敏感点进行了环境质量现状监测，详见“5.2.4声环境质量现状”章节及附件现状监测报告。
6.2.4.4噪声预测
1、预测模式
本次环评的噪声预测根据项目特点，按《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中的工业噪声预测计算模式。
①首先计算出某个声源室内靠近围护结构处的等效声压级
[image: ]
式中：
Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本次Q取2。
R—房间常数；RS/（1-），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数取0.06；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级
[image: ]
Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级
Lp2i（T）=Lp1i（T）-(TLi+6)
式中：
Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
根据《噪声污染控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉）中资料，本项目砖墙为双面粉刷的墙体，实测的隔声量为49dB（A），考虑到门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，实际隔声量（TL+6）为15dB（A）左右。
④将室外声级和透声面积换算成等效室外声源
LW=Lp2(T)+10lgS
式中：
S—透声面积，m2；
Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB。
⑤预测点的声压级
[image: ]
式中：
Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；本次不考虑。
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；本次不考虑。
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB；本次不考虑。
[image: ]
Aatm=α×（r-ro）×10-3
式中：
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数，本次取2.8；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
[image: ]
式中：
Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
⑥预测点的等效声级贡献值
[image: ]式中：
Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
it—i声源在T时间段内的运行时间，S；
tj—在T时间内j声源工作时间，s；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个。
⑦噪声预测值
[image: ]
式中：
Leq—预测点的噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
2、预测结果
为了解项目噪声源对周边声环境的影响情况，本次环评选择噪声环评专业辅助系统（EIAProfessionalAssistantSystemSpecialforNoise）EIAProN2021噪声预测软件对声环境影响情况进行预测，预测结果见下表所示。
表6.2.4-1  项目厂界噪声影响预测结果一览表  单位：dB（A）
	预测点
	贡献值
	标准值
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	厂界东侧
	43.82
	43.82
	65
	55
	达标

	厂界西侧
	47.99
	47.99
	65
	55
	

	厂界南侧
	37.34
	37.34
	65
	55
	

	厂界北侧
	48.36
	48.36
	70
	55
	


根据预测，项目厂界昼间噪声影响预测结果一致，等值声线图一致，具体如下。
[image: ]
图6.2.4-1  昼间厂界东线性噪声预测等值声线图
[image: ]
图6.2.4-2  夜间厂界东线性噪声预测等值声线图
[image: ]
图6.2.4-3  昼间厂界西线性噪声预测等值声线图
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图6.2.4-4  夜间厂界西线性噪声预测等值声线图
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图6.2.4-5  昼间厂界南线性噪声预测等值声线图
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图6.2.4-6  夜间厂界南线性噪声预测等值声线图
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图6.2.4-7  昼间厂界北线性噪声预测等值声线图
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图6.2.4-8  夜间厂界北线性噪声预测等值声线图
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图6.2.4-9  厂界噪声预测等值声线图
根据预测结果，运营期厂界昼间噪声东、西、南侧可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求；北侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求。为减小运营期噪声对周边环境的影响，本环评提出如下措施：
①在设备选型上尽量选用低噪音设备。
②加强维护、定期检修，保持设备运行正常，避免因设备的非正常运转造成设备噪声增大。
③对主要产噪设备采用减震基础，产噪设备尽可能安排于厂房中央。
④本项目建议在厂界西侧建设隔音屏障，要求隔音效果为5dB(A)；若有更为简便、高效的措施，则以实际噪声防治方案为准。
以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果好，对于本工程其防治措施是可行的。
综上，评价认为项目噪声对声环境的贡献值不大，在实施本次环评提出的相关措施后，不会改变项目所在区域声环境功能，对外环境影响小。
3、对关心点的影响
项目项目厂界200m范围内的关心点见下表。
表6.2-43   项目声环境保护目标一览表
	序号
	关心点名称
	距离（m）
	与厂界的方位
	距离最近车间

	1
	研和街道
	190
	北侧
	1#车间

	2
	研和中心小学
	190
	北侧
	1#车间

	3
	和乐村
	200
	西南侧
	4#车间

	4
	玉溪七中
	160
	东侧
	7#车间



项目设备噪声经距离衰减后的噪声预测结果见下表。
表6.2-44  环境保护目标噪声预测结果  单位：dB（A）
	环境保护目标
	距离
	时段
	贡献值
	背景值
	最终预测值
	标准限值

	研和街道
	190m
	昼间
	12.42
	56
	56.00
	60

	
	
	夜间
	12.42
	46.1
	46.10
	50

	研和中心小学
	190m
	昼间
	12.42
	56.1
	56.10
	60

	
	
	夜间
	12.42
	45.75
	45.75
	50

	和乐村
	200m
	昼间
	11.97
	56.05
	56.05
	60

	
	
	夜间
	11.97
	45.95
	45.95
	50

	玉溪七中
	160m
	昼间
	13.91
	55.35
	55.35
	60

	
	
	夜间
	13.91
	46.05
	46.05
	50


从上表可以看出，本项目设备噪声经距离衰减后对最近环境保护目标的影响较小，不会造成该敏感点的声环境质量超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
6.2.4.5小结
本项目建成后设备噪声通过基础减震、合理布局、空压机安装消声器、距离衰减有等降噪措施后，可降低部分噪声值。根据预测结果，厂界噪声昼、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，项目噪声达标排放，对周围环境噪声影响较小。
[bookmark: _Toc31930][bookmark: _Toc3162]6.2.5固体废物影响分析
6.2.5.1固体废物的产生情况
项目产生的固体废弃物主要为一般固体废物和危险废物。其中一般固体废物主要为车削屑、废边角料、不合格产品、除尘器收集的除尘灰、废包装物和生活垃圾；危险废物主要为漆渣、废活性炭、废切削液、过滤除尘器废过滤材料、废导轨油及废导轨油桶、废切屑液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶、废催化剂、除油清洗废液、擦拭废抹布。
1、一般固体废物
（1）车削屑（S1）
项目机加工过程会产生一定量车削屑，车削屑主要成分为铁屑，根据企业提供的资料，车削屑占铸件总重的5%，铸件总重为120000t/a，产生量为6000t/a，车削屑为一般固废，收集后外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料。
（2）废边角料（S2）
项目机加工过程会产生少量的废边角料，根据业主提供资料，废边角料产生量占铸件总重的3%，铸件总重为120000t/a，产生量为3600t/a，经收集后外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料。
（3）不合格产品（S3）
根据业主提供资料，项目最终检验不合格的产品产生量占铸件总量为5%，约为6000t/a，经收集后外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料。
（4）除尘器收集的除尘灰（S4）
项目打磨及磨灰过程中产生的粉尘量为为10.79t/a，设置的集气罩收集效率为95%，布袋除尘器除尘效率为99%，则项目打磨、磨灰过程中有组织收集的粉尘量为10.25t/a，排放量为0.108t/a，则腻子粉收集量为10.142t/a，腻子粉主要成分为碳酸钙，经收集后外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料。
（5）废包装物（S5）
项目一部分配套零件用木箱包装发货，所以会产生废木包装箱，根据企业提供的资料，木包装箱产生量为500t/a，通过外售给木制品加工厂回收利用；其余废包装物产生量为200t/a，为一般固体废物，收集后外售。
表4.4-7    一般固体废物一览表
	序号
	固体废物名称
	性质
	一般固废代码
	产生量
	处置方式

	1
	S1车削屑
	一般固废
	342-001-99
	6000t/a
	外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料

	2
	S2废边角料
	一般固废
	342-001-99
	3600t/a
	

	3
	S3不合格产品
	一般固废
	342-001-99
	6000t/a
	

	4
	S4除尘器收集的除尘灰
	一般固废
	342-001-66
	10.142t/a
	

	5
	S5
	废包装物
	一般固废
	342-001-99
	500t/a
	外售给木制品加工厂

	6
	
	其余废包装物
	一般固废
	342-001-99
	200t/a
	收集后外售



2、危险废物
（1）废切屑液（S6）
项目生产过程中切屑液需定期更换，根据建设单位提供的资料，平均每年每台设备会产生废切屑液30L，则废切屑液的产生量约为5.97t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废切屑液属于危险废物，废物类别为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码“900-006-09”（使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液），更换出来的废切屑液用专门的容器存放，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。
（2）废导轨油（S7）
根据建设单位提供资料，每季度进行一次维护，每次维护平均每台机床产生0.5kg废导轨油，因此项目废导轨油的产生量约为0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废导轨油属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-249-08”（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，暂存于危废暂存间，建立管理台账及转移联单，交由有资质的单位清运处置。废导轨油用专门的容器收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。
（3）废导轨油桶（S8）
项目生产过程中会产生一定量的废导轨油桶，产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），废油桶属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-249-08”（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。废油桶收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。
（4）废切屑液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶（S9）
项目生产过程中会产生一定量的废切屑液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶，产生量为2.4t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），废切屑液桶、废面漆桶、废稀释剂桶属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），废切屑液桶、废面漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。
（5）漆渣（S10）
项目喷漆过程中存在极少量跑冒，干燥后形成漆渣，根据企业提供的资料，漆渣大约产生0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），漆渣属于危险废物，废物类别为“HW12染料、涂料废物”，废物代码为“900-252-12”（使用面漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物），应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），暂存于危废暂存间，建立管理台账及转移联单，交由有资质的单位清运处置。废导轨油用专门的容器收集后，暂存于危险废物暂存间内，交由有资质的单位清运处置。
（6）废活性炭（S11）
项目使用活性炭对喷漆废气进行吸附处理，活性炭需要定期更换，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中要求“采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s”，装置风量为50000m³/h，折算得蜂窝状活性炭吸附截面积设置应不小于11.6㎡，由于活性炭为再生使用，填充厚度按0.5m计，活性炭密度一般在0.2~0.6g/cm³之间，本次取0.45g/cm³，计算得活性炭填充量为2.61t。本项目活性炭吸附由4个活性炭吸附箱组成，2个用于废气吸附，2个用于离线脱附，脱附过程可将附着于活性炭上的有机物予以去除，恢复其吸附性能，从而达到重复使用的目的。由于活性炭重复再生使用寿命有限，项目需定期对活性炭进行更换，根据设备商提供的数据每两年更换一次，更换量为10.44t/a。则废活性炭产生量约为5.22t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废活性炭属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码“900-039-49”（烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）），应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），暂存于危废暂存间，建立管理台账及转移联单，交由有资质的单位清运处置。废活性炭用专门的容器收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。
（7）过滤除尘器废过滤材料（S12）
根据设计单位提供资料，项目过滤除尘器材料需定期更换，约一个月更换一次，产生量约为0.02t/次，0.24t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废过滤除尘器过滤材料属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码“900-041-49”（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），暂存于危废暂存间，建立管理台账及转移联单，交由有资质的单位清运处置。废活性炭用专门的容器收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。
（8）废催化剂（S13）
本项目有机废气处理装置中需要使用到催化剂，根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》，催化燃烧装置的设计空速宜大于10000m³/（h·m³），但不应高于40000m³/（h·m³）。根据业主环保治理设备厂家通过的参数，空速取中间值40000m³/（h·m³），装置风量为50000m³/h，空速SV（h-1）＝风量（m³/h）÷催化剂体积（m³），计算得催化剂体积为1.25m³。催化剂种类一般为贵金属催化剂、过渡金属氢化物催化剂和复氧化物催化剂，本项目使用镍基催化剂，其密度一般为3.4-3.7吨/立方米，本项目按3.7吨/立方米计算得催化剂装填量为4.63t。根据设备厂家提供的数据，设计工况下催化剂使用寿命为15000h，本项目年生产7200h，因此两年更换一次催化剂即可，则废催化剂产生量为2.315t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），更换的废催化剂属于危险废物，废物类别为“HW46含镍废物”，废物代码“900-037-46”（废弃的镍催化剂），用专门的容器收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托云南绿力环保科技有限公司进行清运处置。
（9）除油清洗废液及擦拭废抹布（S14）
①除油清洗废液
项目生产过程中需要对打磨好的铸件进行除油清洗，更换产生的切屑液的量约为2.25t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），除油清洗废液属于危险废物，废物类别为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码“900-006-09”（使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液），更换出来的除油清洗废液用专门的容器存放，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。
②擦拭废抹布
擦拭清洁过程中擦拭废抹布每天产生约5kg，则废抹布产生量为1.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），擦拭废抹布属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码“900-041-49”（含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质），产生的废抹布用专门的容器存放，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。
3、生活垃圾（S15）
本项目新增员工400人，食宿人员生活垃圾产生量以1kg/人·d计，就餐不住宿人员生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，约70人食宿，330人在厂内就餐，不在厂内住宿，则生活垃圾产生量约为0.235t/d，75.2t/a。收集后由太阳能公司统一委托环卫部门清运处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于生活垃圾，根据垃圾分类，分为SW62可回收物、SW64其他垃圾。






数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目环境影响报告书

表6.2-46    危险废物一览表
	序号
	危险废物名称
	产生工序
	废物类别
	废物代码
	危险特性
	物理性状
	产生量（t/a）
	污染防治措施

	1
	S6废切屑液
	磨床等设备检修或者停产时产生
	HW09
	900-006-09
	T
	液态
	5.97t/a
	暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。

	2
	S7废导轨油
	各机械设备保养时产生
	HW08
	900-249-08
	T，I
	液态
	0.4t/a
	

	3
	S8废导轨油桶
	/
	HW08
	900-249-08
	T，I
	固态
	0.05t/a
	

	4
	S9废切屑液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶
	/
	HW49
	900-041-49
	T/In
	固态
	2.4t/a
	

	5
	S10漆渣
	喷漆工序
	HW12
	900-252-12
	T，I
	固态
	0.1t/a
	

	6
	S11废活性炭
	喷漆废气有机废气处理
	HW49
	900-039-49
	T
	固态
	5.22t/a
	

	7
	S12废过滤除尘器过滤材料
	喷漆废气漆雾处理
	HW49
	900-041-49
	T/In
	固态
	0.24t/a
	

	8
	S13废催化剂
	喷漆废气有机废气处理
	HW46
	900-037-46
	T/In
	固态
	2.315t/a
	

	9
	S14除油清洗废液
	除油擦拭清洁
	HW09
	900-006-09
	T
	液态
	2.25t/a
	

	10
	S14擦拭废抹布
	
	HW49
	900-041-49
	T，I
	固态
	1.5t/a
	

	备注：危险特性，是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性（Toxicity，T）、腐蚀性（Corrosivity，C）、易燃性（Ignitability，I）)、反应性（Reactivity，R）和感染性（Infectivity，In）。



6.2.5.2一般固废的影响分析
项目机加工过程中会产生一定量的车削屑、废边角料、不合格产品和除尘器收集的除尘灰，收集后外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料；项目一部分配套零件由厂家用木箱包装发货，产生废木包装箱收集后外售给木制品加工厂回收利用，其余废包装物收集后外售；生活垃圾经收集后由太阳能公司统一委托环卫部门清运处理。因此，拟建项目产生的一般固废经过合理的处理处置后不外排，对外环境影响较小，不会对周围环境产生二次污染。
6.2.5.3危险废物的影响分析
项目生产过程中产生的漆渣、废活性炭、废切削液、废导轨油及废导轨油桶、废切屑液桶、废面漆桶、废催化剂、废稀释剂桶、过滤除尘器废过滤材料、除油清洗废液、擦拭废抹布均属国家危险废物名录规定的危险废物，均委托具有相应资质的单位处置。
本项目新建一个20㎡的危险废物暂存间，清运频次为一年一至两次，建设好的危废暂存间需设置有明显标志，不同危险废物分类分区分隔，本次环评根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）要求提出本项目危险废物的收集、贮存、运输、处置环节需要采取的各项污染防治措施。
（1）危险废物的收集控制措施
危险废物收集时根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：
包装材质要与危险废物相容，盛装危废的容器应是专用收集容器，不得使用敞口容器存放废液；容器上应有清晰的标签，桶口密封；容器不得渗漏，若出现密封不严或破损必须改用包装后送去处理。
各生产车间应按危废的种类分别收集和存放，并张贴标签。
收集后危废的主要有毒有害成分必须在《危险废物登记表》上登记，写明成分的中文全称，不可写简称或缩写，危废收集桶满后（不可过满，必须保留1/10的空间），将登记表粘贴在相应的桶上。
危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
（2）危险废物的贮存控制措施
①应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
③在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
④贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
⑤贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗。
⑥同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑦贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
（3）危险废物的运输控制措施
项目不负责产生的危险废物运输工作，危险废物委托有处理资质的公司清运处置，危险废物转移运输过程严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。
（4）危险废物的处置控制措施
项目产生的危险废物按规定包装，贮存在危险废物暂存间，然后委托有处理资质的公司清运处置。
（5）危险废物的管理要求
①危废暂存间应张贴规范标志及管理制度，建立危废台账制度；
②危险废物需委托有处理资质的公司清运处置；
③在危险废物转移交接《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行，转移资料存档时间不得低于3年。
综上所述，本项目危险废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，清运处置率为100%，不会对外环境产生明显的影响。
6.2.5.4小结
根据国家有关法规的要求，对一般工业固体废物、生活垃圾、危险废物采取了相应的防治措施，通过采取上述措施后，固体废物处置率100%，对周围环境影响较小。
[bookmark: _Toc1698][bookmark: _Toc22324]6.2.6土壤环境影响分析
6.2.6.1评级等级的确定
1、项目类型
项目为“设备制造制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型，按土壤环境影响评价项目类别，属于Ⅰ类项目。
2、项目占地规模
本项目本项目的占地面积为79915㎡，6.6505hm2，按《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）划分，永久占地规模划分分别为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），因此本项目属于中型项目。
3、项目的土壤敏感程度
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），土壤环境的敏感程度详见下表。
表6.2-47    土壤敏感程度分级一览表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地。牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标

	不敏感
	其他情况



根据对项目现场的踏勘，项目周边存在耕地、居民区，因此，本项目土壤环境敏感程度为划分为敏感。
4、评价等级确定
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），污染影响型评价工作等级划分表详见下表。
表6.2-48   污染影响型评价工作等级划分表
	占地规模
评价工作等级

敏感程度
	I类
	II类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。



本项目属于污染影响型，占地面积为6.6505hm2，为中型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1，行业类别为“设备制造制造。金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”为Ⅰ类项目，土壤环境敏感程度为敏感。结合“表4.2-32”，本项目土壤环境评价等级为一级。
5、评价范围确定
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境评价范围为：项目占地及项目厂界外延1.0km的区域。
6.2.6.2影响识别
项目的土壤环境影响类型与影响途径详见下表：
表6.2-49   本项目土壤环境影响类型与影响途径一览表
	不同时段
	污染影响类型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	/
	/
	/
	/

	运营期
	√
	/
	√
	/

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”。



本项目对土壤的影响主要是废气排放的污染物通过大气沉降的途径对土壤环境的影响以及漆料、油料等泄漏入渗污染土壤环境，具体的影响因子详见下表：
表6.2-50    本项目土壤环境影响源与影响因子一览表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染指标
	特征因子
	备注

	喷漆车间
	喷漆
	大气沉降
	TVOC
	TVOC
	连续排放

	危废暂存间
	危险废物暂存
	垂直入渗
	石油烃
	石油烃
	事故

	1#车间面漆库房
	面漆、稀释剂
	垂直入渗
	TVOC
	TVOC
	事故

	1#车间辅料储存区
	导轨油、切削液
	垂直入渗
	石油烃、TVOC
	石油烃、TVOC
	事故



经识别，本项目土壤影响类型及影响途经主要有以下几种：
大气沉降：运营期间喷漆车间产生的有机废气、漆雾及打磨房和磨灰房粉尘排放，经大气降尘，进入项目附近土壤，对土壤质量造成影响。
垂直入渗：1#车间面漆库房、1#车间辅料储存区、危废暂存间等液体物料存储过程中未采取土壤保护措施、保护措施不当或防渗层破损发生物料渗漏，污染物垂直入渗进入土壤。
6.2.6.3预测与评价方法
本次评价主要预测大气沉降途径对土壤的影响，垂直入渗途径对土壤的影响进行定性分析。
预测方法选用《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录E方法一进行预测分析。
6.2.6.4大气沉降对土壤污染预测
1、预测情景设置
在影响识别的基础上，根据项目特征，设定本项目预测情景为喷漆车间排放的有机废气在大气沉降作用下进入土壤。
2、预测时段
预测时段为项目投产后1~10a。
3、预测因子
根据工程分析及环境影响识别结果，选取本项目特征污染TVOC作为土壤评价因子。
4、土壤预测方法
（1）单位质量土壤中某物质的增量


式中：
——单位质量表层土壤中某物质的增量，g/kg；
——预测评价范围内单位年份表层土壤中某物质的输入量，g；
——预测评价范围内单位年份表层土壤中某物质经淋溶排出的量，g；
——预测评价范围内单位年份表层土壤中某物质经径流排出的量，g；
——表层土壤容重，kg/m3；
A——预测评价范围，m2；
D——表层土壤深度，一般取0.2m；
n——持续年份，a。
（2）单位质量土壤中某物质的预测值


式中：
——单位质量土壤中某物质的现状值，g/kg；
S——单位质量土壤中某物质的预测值，g/kg；
5、参数取值
——根据工程分析可知，TVOCs为3.47t/a，3470000000mg/a；颗粒物为0.108t/a，108000000mg/a；
、——根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ 964-2018），设计大气沉降影响的可不考虑输出量，因此、为0。
——根据现状监测下风向S8理化性质表，土壤表层容重为0.794~1.36g/cm3，取平均值1.22g/cm3、1220kg/m3。
A——评价范围为本项目占地范围外1000m内，因此A取值4688954m2。
D——表层土壤深度取0.2m；
6、土壤中TVOCs、颗粒物沉降预测结果
（1）TVOCs沉降预测
根据大气污染物扩散情况，设置预测评价范围内不同持续年份（1~10年）的情形进行土壤污染物增量计算，其预测参数及结果见下表。
表6.2-51  TVOCs大气沉降影响预测结果
	持续年份n（a）
	表层土壤容重 
（kg/m3）
	预测评价范围A（m2）
	表层土壤深度D（m）
	输入量IS（g）
	土壤中污染物增量△S（mg/kg）
	预测值 
（mg/kg）

	1
	1220
	4688954
	0.2
	3470000
	5.504
	5.504

	2
	1220
	4688954
	0.2
	3470000
	11.008
	11.008

	3
	1220
	4688954
	0.2
	3470000
	16.512
	16.512

	4
	1220
	4688954
	0.2
	3470000
	22.016
	22.016

	5
	1220
	4688954
	0.2
	3470000
	27.52
	27.52

	6
	1220
	4688954
	0.2
	3470000
	33.024
	33.024

	7
	1220
	4688954
	0.2
	3470000
	38.528
	38.528

	8
	1220
	4688954
	0.2
	3470000
	44.032
	44.032

	9
	1220
	4688954
	0.2
	3470000
	49.536
	49.536

	10
	1220
	4688954
	0.2
	3470000
	55.04
	55.04


TVOCs在土壤中增量变化趋势图详见如下：

图6.2-1    TVOCs在土壤中增量变化趋势图
7、预测结果
根据预测可知，本项目TVOC通过大气沉降后不同年份（1a~10a）进入土壤内的污染物逐年在增加，但增加量很小，预测结果可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中标准限值，对土壤环境造成的影响较小。
8、垂直入渗影响分析
本项目新建的1#车间面漆库房、1#车间辅料储存区、危废暂存间设置重点防渗措施，若保护措施不当或防渗层破损发生渗漏，污染物垂直入渗进入土壤。
本项目新建的1#车间面漆库房、1#车间辅料储存区按照防腐、防渗要求建造，面漆库房设置导流渠、事故池，辅料储存区设置围堰，发生泄漏的可能性较低；危险废物暂存间设置重点防渗措施（该危险废物暂存间建设需符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）及其修改清单等相关规定要求），危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，及时委托资质单位处置，暂存时间不超过1年。通过采取分区防渗后，对可能产生垂直入渗污染土壤各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，项目运营期不会对区域土壤环境产生明显影响。
6.2.6.5土壤环境保护措施
1、源头控制
（1）加强管理，保证有机废气稳定达标排放；
（2）加强对1#车间面漆库房、1#车间辅料储存区、危废暂存间的管理；面漆、油类物料即买即用，减少存储；
（3）危险废物分类收集，严禁与一般固废混合，使用耐腐蚀的容器盛装，暂存于“防风、防雨、防晒、防渗”的危废暂存间。
2、过程防控措施
（1）加强厂区绿化，种植具有较强吸附能力的植物；
（2）打磨房和磨灰房设置集气罩、集气管道和布袋除尘器，减少粉尘的排放量；项目喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004），减少有机废气及漆雾的排放量。
（3）实施分区防渗。重点防渗区为喷漆车间、水淬池、危废暂存间、1#车间面漆库房、1#车间辅料储存区等储存区域，技术要求等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；项目一般防渗区（1#、4#、7#及9#生产车间），简单防渗区为办公生活区、厂区道路等，太阳能公司已建，项目依托使用。
（4）设置有事故池，用于对事故状态下泄漏的物料和消防废水进行收集与储存。
6.2.6.6土壤环境跟踪监测计划
根据项目特点及评价等级，本次对项目区周边评价范围内的土壤进行跟踪监测，具体设置如下：
监测点位：现状监测中T2（项目区）、T6（项目区下风向）
监测项目：T2监测pH、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中挥发性有机物、半挥发性有机物、石油类；T8监测pH、《土壤环境质量 用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中挥发性有机物、半挥发性有机物、石油类
监测频次：每三年内监测1次。
6.2.6.7小结
综上所述，项目建成后喷漆车间、水淬池、危废暂存间、1#车间面漆库房、1#车间辅料储存区等重点区域采取防渗措施，保证有机废气长期稳定达标排放，经预测分析，项目的建设对土壤环境质量的影响较小。
[bookmark: _Toc3961][bookmark: _Toc16883]6.3生态环境影响分析
本项目评价范围内主要为工业企业、学校、集镇、市政设施等及耕地，项目选址区域范围内无原生生态，项目运营期对生态环境影响较小。






[bookmark: _Toc14862][bookmark: _Toc6943]7环境风险分析
环境环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏、火灾、爆炸，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。根据中华人民共和国生态环境部2019年3月1日颁布并实施的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）要求编制本项目的环境风险评价。
[bookmark: _Toc29703][bookmark: _Toc7672]7.1现有项目环境风险回顾性评价
云南太标数控机床有限公司在《高端数控机床铸件智能化加工生产线项目环境影响报告书》中对项目营运期可能涉及的风险进行了详细的环境风险评价，并且2023年10月31日编制了《云南太标数控机床有限公司突发环境事件应急预案》，并在玉溪市生态环境局红塔分局进行了备案，备案编号为：530402-2023-078-L，本次评价引用原环评报告及应急预案部分内容，同时结合现场实际调查情况对现有工程存在的风险源、风险防范与预警措施等进行回顾性评价。
[bookmark: _Toc15859]7.1.1现有工程危险物料及工艺危险性概括
云南太标数控机床有限公司现有高端数控机床铸件智能化加工生产线项目生产运行过程中所涉及的风险原辅材料主要包括：导轨油、废导轨油、高光面漆、稀释剂（二甲苯）、固化剂（50%的TDI+50%的二甲苯）、防锈液等。风险单元识别表见下表。 
表7.1.1-1	风险单元识别表
	风险物质
	最大存储量（t）
	分布情况
	风险类型

	油类物质
	废导轨油
	0.5
	危险废物暂存间
	泄漏、火灾

	
	储存的导轨油
	1
	2#车间内部辅料储存区
	泄漏、火灾

	高光漆
	8
	2#车间面漆库房
	泄漏、火灾

	稀释剂（二甲苯）
	2
	2#车间面漆库房
	泄漏、火灾

	固化剂（50%二甲苯+50%TDI）
	1
	2#车间面漆库房
	泄漏、火灾

	防锈液
	5
	2#车间内部辅料储存区
	泄漏、火灾


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），涉及的风险工艺主要为：导轨油、废导轨油、高光面漆、稀释剂（二甲苯）、固化剂（50%的TDI+50%的二甲苯）、防锈液的储存。
[bookmark: _Toc7317]7.1.2现有项目已采取的风险防范措施
1、管理措施
（1）建立了环境风险防控制度和应急措施制度，环境风险防控重点岗位负责人及负责机构明确，定期巡检和维护责任制度落实情况；
（2）基本落实环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施；
（3）定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训；
（4）建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行；
（5）严禁烟火、严禁携带危险品进入生产厂房内；
（6）公司每年定期组织应急演练。
2、环境风险防控与应急工程措施
（1）2#车间辅料储存区、2#车间面漆库房地面进行防渗处理，并设置围堰；
（2）车间内按照消防管理要求配置消防器材；如消防栓、消防砂、泡沫灭火器等。
3、环境应急资源
（1）已配备必要的应急物资和装备，应急监测委托当地有监测资质单位进行；
（2）已设置专职及兼职人员组成应急救援队伍。
[bookmark: _Toc8106]7.1.3现有项目现有项目风险事故回顾
云南太标数控机床有限公司自建成以来，通过制定详细的风险应急预案，采取严格的风险防范措施，未发生重大风险事故。企业经过多年的实际生产，具备一定的风险应急能力，对今后生产过程中应对风险事故奠定了较好的基础。
但是通过现场排查，厂内部分围堰不完善，部分围堰、防渗区域有裂缝，一旦发生事故存在事故废水泄漏风险，对地表水、地下水的污染风险，建设单位应及时对厂区围堰、防渗区域进行修补。
[bookmark: _Toc31982]7.2本项目评价依据
[bookmark: _Toc6780][bookmark: _Toc10060]7.2.1环境风险调查
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），拟建项目主要风险物质为导轨油、废导轨油、TVOC（面漆、稀释剂及除油剂中含有）。本项目风险物质数量、分布等情况详见下表。
表7.1-1  风险调查一览表
	风险物质
	最大存储量（t）
	分布情况
	风险类型

	油类物质
	废导轨油
	0.4
	危险废物暂存间
	泄漏、火灾

	
	储存的导轨油
	1
	1#车间内部辅料储存区
	泄漏、火灾

	锤纹漆
	5
	1#车间面漆库房
	泄漏、火灾

	桔纹漆
	3
	1#车间面漆库房
	泄漏、火灾

	防锈液
	10
	1#车间内部辅料储存区
	泄漏、火灾


[bookmark: _Toc16544][bookmark: _Toc29299]7.2.2风险潜势初判及风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。环境风险潜势划分依据见下表。
表7.1-2    建设项目环境风险潜势划分表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	极高危害（P2）
	极高危害（P3）
	极高危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+极高环境风险



（1）Q值判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，按照下列公示计算物质总量与临界量的比值（Q）；
式中：q1、q2····qn—每种危险物质最大存在总量（t）。
Q1、Q2····Qn—每种物质的临界量（t）。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（2）Q≥100。
参考2025年9月15日生态环境部部长信箱互动交流中的常见问题“改扩建项目如何开展环境风险评价，计算Q值时要不要考虑现有工程的危险物质?”
生态环境部回复：“根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)10.2.5规定，对于改建、扩建和技术改造项目，应分析依托企业现有环境风险防范措施的有效性，提出完善意见和建议。对于改扩建项目环境风险评价，首先重点针对改扩建部分内容，其他部分可进行环境风险回顾性分析，提出完善意见和建议。Q值原则上可以本次扩建工程中新增的危险物质量计算但当扩建项目新增危险物质与现有工程危险物质位于同一危险单元时，应同时考虑与现有工程的累加影响。”是否属于同一单元取决于是否共用防火分区/独立安全隔离及是否构成单一事故后果范围；由于1车间#和2#车间中间相隔10m，消防系统、事故应急池等均为共用，1车间#和2#车间未完全独立设置安全设施系统（灭火、泄漏收集、报警联动）。本次评价环境风险暂定按照全厂进行评价（原有+本项目）。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）判断：
本项目涉及的危险物质为：导轨油、废导轨油、锤纹漆和桔纹漆中的分装TDI、防锈液中的汽油；
原有项目涉及的风险物质为：高光面漆（二甲苯）、防锈液（溶剂为汽油）、二甲苯溶剂、固化剂（TDI和二甲苯）。
本项目根据企业提供的溶剂化学品安全技术说明书，可知主要成分为20%仲丁酯、15%二甲酸酯、3%异丙醇、60%碳酸二甲酯、2%乙二醇单丁醚；由于本项目使用的溶剂为仲丁酯，急性毒性参数如下：大鼠经口LD50约为3200mg/kg；对照《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）中“表2由试验得到急性毒性范围转换成相应接触途径的急性毒性点估计值”仲丁酯属于类别5的健康急性毒性物，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B，不属于健康危险急性毒性物质（1类和2类），不纳入计算；
二甲酸酯急性毒性参数如下：大鼠经口LD50约为30000-34000mg/kg；对照《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）中“表2由试验得到急性毒性范围转换成相应接触途径的急性毒性点估计值”二甲酸酯不属于健康急性毒性物，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B，不属于健康危险急性毒性物质（1类和2类），不纳入计算；
碳酸二甲酯急性毒性参数如下：大鼠经口LD50约为13000mg/kg；对照《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）中“表2由试验得到急性毒性范围转换成相应接触途径的急性毒性点估计值”碳酸二甲酯不属于健康急性毒性物，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B，不属于健康危险急性毒性物质（1类和2类），不纳入计算；
乙二醇单丁醚急性毒性参数如下：根据大鼠经口LD50约为1200-2500mg/kg；对照《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）中“表2由试验得到急性毒性范围转换成相应接触途径的急性毒性点估计值”乙二醇单丁醚属于类别4的健康急性毒性物，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B，不属于健康危险急性毒性物质（1类和2类），不纳入计算；
本项目根据企业提供的桔纹漆和锤纹漆成分分析，内部含有乙酸丁酯，急性毒性参数如下：大鼠经口LD50约为13100mg/kg，兔子经皮LD50约为14112mg/kg，大鼠4h吸入LC50约为9480mg/kg（390ppm）；对照《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）中“表2由试验得到急性毒性范围转换成相应接触途径的急性毒性点估计值”乙酸丁酯不属于健康急性毒性物，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B，不属于健康危险急性毒性物质（1类和2类），不纳入计算。
参考本项目危险物质数量与临界量比值Q值计算见下表：
表1.6-12   项目危险物质Q值核算表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	Q值

	
	
	
	原有项目
	本项目
	改扩建后全厂
	
	

	1
	废导轨油
	矿物油
	/
	0.5
	0.4
	0.9
	2500
	0.00036

	2
	未使用导轨油
	矿物油
	/
	1
	1
	2
	2500
	0.0008

	3
	锤纹漆中的分装TDI
	TDI
	584-84-9
	/
	5（净含量为1）
	5（净含量为1）
	5
	0.2

	4
	桔纹漆中的分装TDI
	TDI
	584-84-9
	/
	3（净含量为0.45）
	3（净含量为0.45）
	5
	0.09

	5
	高光面漆中的二甲苯
	二甲苯
	1330-20-7
	8（净含量为1.2）
	/
	8（净含量为1.2）
	10
	0.12

	6
	二甲苯溶剂
	二甲苯
	1330-20-7
	2（净含量为1.98）
	/
	2（净含量为1.98）
	10
	0.198

	7
	防锈液
	汽油
	8006-61-9
	5（净含量为2.75）
	5（净含量为2.75）
	10（净含量为5.5）
	2500
	0.0022

	8
	固化剂
	二甲苯和TDI
	584-84-9
	1（净含量为0.5）
	/
	1（净含量为0.5）
	5
	0.1

	
	
	
	1330-20-7
	1（净含量为0.5）
	/
	1（净含量为0.5）
	10
	0.05

	9
	本项目使用的溶剂
	异丙醇
	67-63-0
	/
	3（净含量0.09）
	3（净含量0.09）
	10
	0.009

	合计
	/
	0.77036

	注：①根据《高端数控机床铸件智能化加工生产线项目环境影响报告书》可知，原有项目使用的高光面漆中二甲苯含量为15%；原有项目的二甲苯溶剂为工业级，含量为99%；原有项目的固化剂为TDI，为50%TDI，50%的二甲苯；防锈液为55%的汽油。
②本项目使用的锤纹漆分装的TDI含量为20%；桔纹漆中分装的TDI含量为15%；


由上表可知，本项目Q值为0.77036，Q＜1。
（2）风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）4.3小节，风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。本次评价按照附录A规定的简单分析基本内容进行评价。
[bookmark: _Toc20103][bookmark: _Toc11257]7.3环境敏感目标调查
本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按照大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境不同环境要素对环境敏感目标调查，具体如下表。
表7.2-1   项目环境敏感特征表
	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	以本项目生产车间为厂界周边5000m范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	与生产车间的距离（m）
	属性
	人口数

	
	1
	古城村
	东北侧
	250
	居民区
	240

	
	2
	石头村
	东北侧
	1500
	居民区
	760

	
	3
	菜园村
	东北侧
	1500
	居民区
	160

	
	4
	红土坡村
	东北侧
	1660
	居民区
	230

	
	5
	大栗园
	东北侧
	2295
	居民区
	280

	
	6
	中村
	东北侧
	2450
	居民区
	110

	
	7
	小龙潭
	东北侧
	2870
	居民区
	70

	
	8
	下黑龙潭
	东北侧
	3010
	居民区
	260

	
	9
	大村
	东北侧
	2010
	居民区
	650

	
	10
	贾井
	北侧
	2540
	居民区
	530

	
	11
	杨家屯
	北侧
	2580
	学校
	140

	
	12
	研和街道
	北侧
	190
	居民区
	6785

	
	13
	研和中心小学
	北侧
	190
	学校
	300

	
	14
	沙坝村
	北侧
	790
	居民区
	120

	
	15
	定谷村
	北侧
	1560
	居民区
	400

	
	16
	可官村
	西北侧
	970
	居民区
	360

	
	17
	潘井村
	西北侧
	420
	居民区
	270

	
	18
	小密罗
	西北侧
	2730
	居民区
	320

	
	19
	师家塘
	西北侧
	2495
	居民区
	60

	
	20
	小山村
	西侧
	720
	居民区
	60

	
	21
	柴井村
	西南侧
	1630
	居民区
	180

	


	22
	汤井村
	西南侧
	1500
	居民区
	160

	
	23
	秀溪村
	西南侧
	1740
	居民区
	300

	
	25
	和乐村
	西南侧
	200
	居民区
	400

	
	26
	宝善街
	西南侧
	480
	居民区
	220

	
	27
	王井村
	西南侧
	100
	居民区
	220

	
	28
	中所村
	西南侧
	1580
	居民区
	260

	
	29
	窑上村
	西南侧
	2620
	居民区
	30

	
	30
	新化村
	西南侧
	2580
	居民区
	50

	
	31
	南厂村
	西南侧
	2440
	居民区
	670

	
	32
	向家庄
	南侧
	620
	居民区
	280

	
	33
	尹旗屯村
	南侧
	2100
	居民区
	110

	
	34
	东山村
	东南侧
	2000
	居民区
	160

	
	35
	梁海村
	东南侧
	2330
	居民区
	1800

	
	36
	宋官营
	东侧
	1320
	居民区
	2000

	
	37
	玉溪农业职业技术学院
	东南侧
	350
	学校
	4000

	
	38
	玉溪七中
	东侧
	160
	学校
	1000

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	13195

	
	厂址周边5km范围内人口小计
	23945

	
	大气敏感程度
	E1

	地表水
	名称
	敏感特征
	水质目标
	距离

	
	歪者河
	不敏感
	Ⅳ类
	

	
	地表水环境敏感程度E值
	E3

	地下水
	名称
	环境敏感特征
	水质目标
	防污性能

	
	项目区
	较敏感
	Ⅲ类
	D2

	
	地下水环境敏感程度E值
	E2


[bookmark: _Toc32086][bookmark: _Toc28058]7.4环境风险识别
[bookmark: _Toc2272][bookmark: _Toc29371]7.4.1风险识别范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。
①生产系统危险性识别：主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施等；
②物质危险性识别：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。
根据有毒有害物质发生起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。
[bookmark: _Toc17979][bookmark: _Toc27402]7.4.1生产系统危险性识别
生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环境保护设施等。
1、生产装置风险识别
项目喷漆过程中使用面漆、稀释剂，如若生产设备发生故障，发生面漆、稀释剂泄漏，会造成地表水、地下水和土壤污染；若使用不当会造成爆炸，容易引发火灾，造成大气、地表水、地下水和土壤污染。
2、储运设施风险识别
本项目新建的1#车间面漆库房：项目面漆库房为集装箱结构，若发生面漆、稀释剂和固化剂泄漏，会造成地表水、土壤和地下水污染。
本项目新建的1#车间辅料储存区：车间地面已做防渗，存放有未使用的导轨油、切削液，若防渗层损坏，发生泄漏会造成地表水、土壤和地下水污染。
3、环保设施风险识别
项目新建的危险废物暂存间设置重点防渗措施。危险废物暂存不当，暂存间防渗层破裂，危废发生泄漏，会造成对地表水、地下水、土壤的污染。
[bookmark: _Toc17730][bookmark: _Toc15120][bookmark: _Toc30892]7.4.2风险物质识别
根据本项目的特点，项目风险物质主要为导轨油、废导轨油、TDI、防锈液中的汽油、稀释剂乙酸丁酯。
表7.4-1    导轨油、废导轨油的理化性质和危险特性
	标
识
	中文名
	导轨油、废导轨油
	英文名
	lubricatingoil ；Lubeoil
	危险货物编号
	/

	
	分子式
	/
	分子量
	230～500
	UN编号
	/
	CAS编号
	/

	
	危险类别
	/

	理
化
性
质
	性状
	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。

	
	熔点（℃）
	/
	临界压力（Mpa）
	/

	
	沸点（℃）
	/
	相对密度（水＝1）
	＜1

	
	饱和蒸汽压（kpa）
	/
	相对密度（空气＝1）
	/

	
	临界温度（℃）
	/
	燃烧热（KJ·mol-1）
	/

	
	溶解性
	不溶于水

	燃
烧
爆
炸
危
险
性
	燃烧性
	可燃
	闪点（℃）
	76

	
	爆炸极限（％）
	无资料
	最小点火能（MJ）
	/

	
	引燃温度（℃）
	248
	最大爆炸压力（Mpa）
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	
	禁忌物
	/
	稳定性
	稳定

	
	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳
	聚合危害
	不聚合

	毒性及健康危害
	急性毒性
	LD50（mg/kg，大鼠经口）
	无资料
	LC50（mg/kg）
	无资料

	
	健康危害
	车间卫生标准
	/

	
	
	侵入途径：吸入、食入；
急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；
食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程控制：封闭操作，注意通风；
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防毒物渗透工作服；
手防护：戴橡胶耐油手套；
其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


表7.4-2    TDI的理化性质和危险特性
	标识
	别名：2,4-二异氰酸甲苯酯、2,4-TDI
	UN编号：2078

	
	英文名：Toluene-2，4-diisocyanate
	危险货物编号：61111

	
	分子式：C9H6N2O2
	分子量：174.16
	CAS号：584-84-9

	理化性质
	外观与性状
	无色到淡黄色透明液体。

	
	熔点（℃）
	13.2
	相对密度(水=1)
	1.22

	
	沸点（℃）
	118／1.33kPa
	相对蒸汽密度（空气=1）
	6.0

	
	闪点（℃）
	121
	饱和蒸汽压（k Pa）
	1.33／118℃

	
	引燃温度(℃)
	无资料
	爆炸上限/下限[％(V/V)]
	9.5/0.9

	
	临界压力(MPa)
	无资料
	临界温度(℃)
	无资料

	
	主要用途
	用于有机合成、生产泡沫塑料、涂料和用作化学试剂。

	
	溶解性
	溶于丙酮、醚。

	毒性
	经口属低毒类LD50：5800mg／kg(大鼠经口)LC50：14ppm 4小时(大鼠吸入)

	健康危害
	本品具有明显的刺激和致敏作用。高浓度接触直接损害呼吸道粘膜，发生喘息性支气管炎，表现有咽喉干燥、剧咳、胸痛、呼吸困难等。重者缺氧紫绀、昏迷。可引起肺炎和肺水肿。蒸气或雾对眼有刺激性；液体溅入眼内，可能引起角膜损伤。液体对皮肤有刺激作用。口服能引起消化道的刺激和腐蚀。慢性影响：反复接触本品，能引起过敏性哮喘。长期低浓度接触，呼吸功能可受到影响。

	燃爆危险
	无资料

	燃烧爆炸危险性
	危险特性：
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇水或水蒸气分解放出有毒的气体。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。

	
	建规火险分级：
	丙

	
	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。

	
	灭火方法：
	泡沫、砂土、干粉、二氧化碳。禁止使用酸碱灭火剂。

	急救
措施
	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。

	
	眼睛接触：
	立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。

	
	吸入：
	迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，必要时进行人工呼吸。就医。

	
	食入：
	误服者给饮大量温水，催吐，就医。

	泄漏处置
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、醇类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
③操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。


表7.4-3     汽油的理化性质和危险特性
	标识
	中文名 
	汽油
	危险货物编号
	31001

	
	英文名
	Gasoline；Petrol
	UN编号
	1203

	理化性质
	外观与性状
	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

	
	熔点（℃）
	<-60
	相对密度(水=1)
	0.70～0.79

	
	沸点（℃）
	40～200
	饱和蒸汽压（kPa）
	/

	健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	健康危害
	主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	＜-18
	爆炸上限（v%）
	7.6

	
	引燃温度(℃)
	280～456
	爆炸下限（v%）
	1.4

	
	危险特性
	其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	建规火险分级
	甲
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不出现

	
	禁忌物
	强氧化剂

	
	灭火方法
	用泡沫、二氧化碳、干粉灭火，用水灭火无效。


表7.4-4    乙酸丁酯的理化性质和危险特性
	标识
	CN号：32130
UN号：1123
分子式：C6H12O2
相对分子质量：116.16
化学类别：羧酸酯

	物化性质
	无色透明液体，有果子香味。
相对密度（水=1）0.88
相对密度（空气=1）4.1
饱和蒸气压（kPa）2.00（25℃）
燃烧热（kJ/mol）3463.5
临界温度（℃）305.9
熔点（℃）-73.5
沸点（℃）126.1
闪点（℃）22
爆炸下限（%）1.2
爆炸上限（%）7.5
引燃温度（℃）370

	危险特性
	易燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。
灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。

	健康危害
	对眼及上呼吸道有强烈的刺激作用，有麻醉作用。吸入高浓度本品出现流泪、喉痛、咳嗽、胸闷、气短等，严重者出现心血管和神经系统的症状。可引起结膜炎、角膜炎，角膜上皮有空泡形成。皮肤接触可引起皮肤干燥。

	泄漏应急处理
	迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴呼吸器，穿消防服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可用大量水冲洗，洗液稀释后放如废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	防护
	可能接触其蒸气时应戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），紧急事态抢救或撤离时，戴空气呼吸器，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防苯耐油手套。工作现场禁止吸烟。注意个人防护。

	仓储
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器的损坏。



表7.4-5    面漆的理化性质和危险特性
	标识
	中文名：面漆
	危险货物编号：32198

	
	英文名：Nitrocellulose wooden furniture varnish
	UN编号：1139、1263、1293

	
	分子式：/
	分子量：/
	CAS号：/

	
	危险性类别
	第3.3类，高闪点液体

	理化性质
	外观与性状
	有色液体，有刺激性气味

	
	熔点（℃）
	-187.6
	相对密度（水=1）
	0.58
	相对密度（空气=1）
	1.56

	
	沸点（℃）
	-42.1
	饱和蒸气压（KPa）
	53.32/-55.6℃

	
	溶解性
	溶于TVOC等有机溶剂，不溶于水

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入

	
	毒性
	LD50：/
LC50：/

	
	健康危害
	蒸气能刺激眼睛和黏膜。吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。

	环境
	环境危害
	本品对环境有害，主要体现在对水体及大气的污染。

	
	急救方法
	皮肤接触：先用稀料擦清油污，再用肥皂彻底洗涤。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。安置休息并保暖。严重者就医诊治。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	燃烧时有烟雾，并产生一氧化碳、二氧化碳等。

	
	闪点（℃）
	＜23
	爆炸上限（V%）
	/

	
	引燃温度（℃）
	/
	爆炸下限（V%）
	/

	
	危险特性
	易燃、遇明火、高热即燃烧。蒸气能刺激眼睛和黏膜。吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。

	
	建筑火险分级
	甲级
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、酸类、碱类

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。
泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具与手套。用砂土吸收，倒至空旷地方掩埋。对污染地面用面漆刀铲清。大面积泄漏应设雾状水幕抑爆。

	
	灭火方法
	/


[bookmark: _Toc13574]7.4.4危险物质向环境转移的途径识别
项目危险物质向外环境转移的途径见下表所示。
表7.4-5  建设项目环境风险识别表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	1#生产车间
	2#车间辅料储存区
	导轨油、防锈液
	泄漏
	地表水、地下水、土壤
	歪者河、地下水、土壤

	2
	1#生产车间内的喷漆车间
	喷漆设备
	与稀释剂、固化剂混合的面漆
	泄漏、火灾
	大气、地表水、地下水、土壤
	周边学校、村庄、集镇、、歪者河、地下水、土壤

	3
	1#生产车间面漆库房
	面漆（包含TDI）、稀释剂
	面漆（包含TDI）、稀释剂
	泄漏、火灾
	大气、地表水、地下水、土壤
	周边学校、村庄、集镇、、歪者河、地下水、土壤

	4
	危险废物暂存间
	危险废物
	危险废物
	泄漏
	地表水、地下水、土壤
	歪者河、地下水、土壤


[bookmark: _Toc25477][bookmark: _Toc21215]7.5环境风险分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，风险事故情形的设定是在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。结合项目特点，设定本项目风险事故情形主要是导轨油、面漆泄漏进入地表水、地下水、火灾、爆炸事故。
[bookmark: _Toc22229][bookmark: _Toc25199]7.5.1大气环境影响分析
稀释剂乙酸丁酯、导轨油、面漆（包含分装的TDI）均极易燃烧，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生CO。CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁，此外，还可能造成听力与视力的损害，CO2对环境影响主要为温室效应。桶装的乙酸丁酯、导轨油、面漆（包含分装的TDI）如遇明火、高温或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。
本项目稀释剂乙酸丁酯、导轨油、面漆（包含分装的TDI）采用桶装形式储存于1#生产车间面漆库房，废导轨油采用桶装形式储存于危险废物暂存间，项目Q＜1，环境风险潜势为I。出现火灾事故概率极小，排放CO、CO2经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响不大。
[bookmark: _Toc924][bookmark: _Toc30535]7.5.2地表水环境影响分析
项目导稀释剂乙酸丁酯、导轨油、面漆（包含分装的TDI）等物质发生泄漏时，随地表径流可能会进入歪者河，最终进入峨山小街石邑水库，会对歪者河、石邑水库水质造成影响，项目导轨油使用量、暂存量较小，面漆使用量较大，但在项目区内储存量较小，本项目1#车间面漆库房、1#车间辅料储存区、危废暂存间地面进行防渗处理，设置围堰，防止发生泄漏时控制在围堰内，定期巡护检查，不会对地表水体造成大的影响。
扑灭火灾时会产生消防废水，本项目消防废水中含有石油类、有机物、色度等，若不收集、处理直接外排随地表径流进入歪者河，会对歪者河水质造成一定影响。本环评要求设置事故池及收集管网，用于收集消防废水。消防用水量按15L/s（54m3/h），连续给水时间不应少于1h，消防废水产生量约为54m3，按110%的保险系数计算为59.4m3，再考虑面漆及油类物质的存储量，因此事故池容积不得小于100m3，项目区内南侧太阳能公司设置有1个1500m3的事故水池，本项目依托使用，满足项目消防废水需求，可做到消防废水不外排，若消防废水量过大，场内事故池容纳不了，采用沙包进行临时围堰，最大程度的将消防废水拦截在厂区。事故过后对事故废水进行水质监测分析，根据化验分析出来的受污染程度采用限流委托第三方机构对污水进行处理。消防废水经合理处置后对地表水环境影响不大。
[bookmark: _Toc8127][bookmark: _Toc21547]7.5.3地下水环境风险分析
项目稀释剂乙酸丁酯、导轨油、面漆（包含分装的TDI）等物质发生泄漏后，假设本项目1#车间面漆库房、1#车间辅料储存区、危废暂存间防渗层破裂，物料泄漏时会渗入土壤和地下水层中将对土壤和地下水造成影响。环评要求加强对1#车间面漆库房、1#车间辅料储存区、危废暂存间储存区的管理，发现开裂、破损等及时处理；面漆、油类物料即买即用，减少存储；项目面漆库房地面、淬火池池体进行防渗处理，设置围堰，项目危险废物暂存间设置重点防渗措施，该危险废物暂存间需满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）等相关规定的有关规定要求。
项目严格按照《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）表7规定要求实施分区防渗，采取地下水污染防治措施后，对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，项目运营期不会对区域地下水环境产生明显影响。
本项目依托使用太阳能公司公司1个容积为1500m3事故池及收集管网，用于收集消防废水，消防废水不外排，消防废水不会对地下水和土壤造成大的影响。
[bookmark: _Toc16032][bookmark: _Toc15016]7.6环境风险防范措施及应急要求
[bookmark: _Toc14348][bookmark: _Toc24935]7.6.1环境风险防范措施
1、面漆（包括稀释剂）
（1）存放：1#车间面漆库房内应保持干燥、阴凉和通风，切记防止烈日的爆晒。库房内温度一般保持在18~25摄氏度，相对湿度一般保持在55%-75%；面漆包装应严格密封，如发现漏孔应及时补好。面漆涂料与稀释剂开桶时，不能用金属器械猛力敲击，以免产生火花造成火灾；面漆是挥发性物品，日久易变质，在使用或销售时应做到先进仓先出，后进仓后出，不要积压过久，影响质量。一般面漆储存不能超过一年，储存长久后，如发现粘度增高，干性减慢或有浑浊、沉淀现象时，应及时加溶剂或催干剂补救，尽快用掉；根据隔离储存要求确定储存数量和间距，平均单位面积贮存量要小于每平方米0.5吨，垛距限制在0.3~0.5米;通道宽度适宜在1~2米间，墙距宽度应设置在0.3~0.5米；面漆储存务必通风良好，需放置在木质存放架。面漆存放区域严禁明火和热源，仓库外设置安全警示标志，仓库内设置安全标示、安全技术说明书和安全防火措施。
（2）使用：面漆属于易燃易爆的化学品，在面漆施工时，大量可燃气体挥发到空气中，非常容易出现燃烧或者爆炸的事故。所以在面漆施工中，必须注意以下问题：1）禁止任何明火，禁止使用明火烘烤或加热面漆；2）保证空气流通，防止溶剂蒸汽的聚集；3）禁止在面漆施工现场进行其他作业，尤其是铁器撞击、物品剧烈摩擦产生明火的作业；4）禁止穿着化纤衣物进入施工现场，防止静电火花。
（3）防渗漏措施：地面按重点防渗要求建设，设置导流渠、事故池及泄漏检测仪等。
2、辅料物质
（1）新建的1#车间辅料储存区、1#生产车间面漆库房、危废暂存间地面进行防渗处理，并设置围堰；
（2）车间内按照消防管理要求配置消防器；
（3）严禁烟火、严禁携带危险品进入生产厂房内。
[bookmark: _Toc31181][bookmark: _Toc10614]7.6.2应急要求
为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，建设单位应按《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，编制《突发环境事件应急预案》，并报当地环境主管部门进行备案，定期按照预案进行演练，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》进行预案修编。预案内容编制如下：
表7.5-1     突发环境风险应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	编制目的、编制依据、预案分级

	2
	公司基本情况
	对项目基本情况的调查，以及三废的产生、排放情况等

	3
	环境风险源及环境风险评价
	结合项目实际情况，进行环境风险源识别，并对识别出的风险事故进行分析，并对环境风险事故提出预防措施

	4
	应急组织机构及职责
	公司成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设安全环保组、现场处置组、疏散撤离组、后勤保障组、生产调度组，同时必须将单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报告给有关地方人民政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况

	5
	预防及预警
	明确环境风险源监控方法，规定预警行动，明确报警、通讯及联络方式

	6
	信息报告
与通报
	应急状态下的报警通讯方式为电话报告，发现重大事故应立即向厂值班室报警，值班室接到报警后，迅速向各救援队（包括通讯队、治安队、消防队、医疗队、抢修队、侦检抢救队、后勤队等）报警，通知各有关单位采取紧急措施，防止事故扩大，通知事故车间迅速查明事故原因，并将情况通知指挥部，治安队接到报警后，根据可能引起急性中毒和爆炸的浓度范围设置警戒线，封锁有关道路，避免无关人员进入，指挥各种抢救车车辆，有秩序进入抢救区域，安排好群众疏散路线，必要时通知厂门卫关闭厂门，禁止无关人员入厂围观

	7
	应急响应
与措施
	根据预案分级情况，不同制定分级响应机制，并针对各风险事故提出相对应的应急措施。事故现场控制后，协助红塔区环境监测站负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，现场指挥部要组织现场清理、人员清点和撤离，制定恢复生产、生活计划并组织实施

	8
	后期处理
	事故处置完后对造成的人员伤害进行善后处理，并对财产损失进行赔付，对突发事件进行总结

	9
	保障措施
	建立通讯保障组，确保突发事故中通讯及信息稳定；组织应急救援队，储备救援物资、救援医疗物品，预留应急经费

	10
	培训与演练
	定期组织员工进行突发事件培训，并进行考核。应急计划制定后，每六个月安排人员培训与演练一次，并对每次培训、演练进行记录、考核

	11
	奖惩
	制定奖励及责任追究制度，对在突发性环境污染事件应急工作中有突出贡献、成绩显著的部门和个人，依据有关规定给予表彰和奖励。

	12
	预案备案、发布和更新
	预案经内部评审及外部评审通过完善后，由公司有关主管领导签署发布，按规定报有关部门备案。随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急演练、应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案,预案修订完善后，由公司最高管理者重新发布
应急预案每三年更新一次，当生产工艺变更及预案组人员变动时，应及时更新本预案


[bookmark: _Toc23020][bookmark: _Toc31632]7.7分析结论
项目危险物质主要是稀释剂乙酸丁酯、导轨油、面漆（包含分装的TDI），风险源为1#车间辅料储存区，1#生产车间面漆库房、危险废物暂存间，喷漆房。项目环境风险潜势为Ⅰ，项目风险事故为泄漏、火灾、爆炸事故引起大气、地表水、土壤和地下水污染等，但其影响范围和程度较小，通过严格落实各项风险防范措施，制定风险应急预案，加强风险事故应急培训、演练等措施后，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响，做到环境风险可控。
表7.6-1  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目

	建设地点
	（云南）省
	（玉溪）市
	（红塔）区
	（/）县
	（/）园区

	地理坐标
	经度
	102.495485
	纬度
	24.24841
	

	主要危险物质及分布
	危险物质：稀释剂乙酸丁酯、导轨油、面漆（包含分装的TDI）等。

	环境影响途径及危害结果（大气、地表水、地下水等）
	稀释剂、油类物质使用不当或泄漏遇明火可能发生火灾，会对大气环境造成不良影响；导轨油、面漆、等物质若发生泄漏，可能下渗最近进入地下含水层，污染地下水水质；外泄进入地表水体污染河流水质

	风险防范措施要求
	防火、防渗、制定完善的应急预案

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：建设单位必须建立健全生产管理制度，采取切实可行的防火、防爆等安全措施，1#车间面漆库房、1#车间辅料储存区、危险废物暂存间需采取重点防渗措施。




数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目环境影响报告书

[bookmark: _Toc10465][bookmark: _Toc31517]8环境保护措施及可行性分析
[bookmark: _Toc3777][bookmark: _Toc32206]8.1施工期污染防治措施
[bookmark: _Toc18835][bookmark: _Toc539]8.1.1施工废气污染防治措施
1、定期对施工场地洒水以减少二次扬尘，加强粉状建材转运与使用的管理，运输散装建材应采用专用车辆，并加以覆盖，对车辆运输中丢撒的弃土要及时清扫、冲洗，减少粉尘污染对区域大气环境的不良影响。
2、施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运；对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落；屑粒物料与多尘物料堆的四周与上方应封盖，以减少扬尘；如需经常取料而无法覆盖，则应当洒水以减少扬尘。
3、建设单位应对施工单位加强监管，要求施工单位文明施工，如施工场地硬化，及时清运建筑垃圾，土方和物料堆存应采取蓬布覆盖或表面洒水抑尘或表面夯实处理等措施抑尘。
4、运输车辆严禁超载运输，避免超过车载负荷使尾气排放量呈几何级数上升；施工单位通过使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、运输车辆的维护保养，使施工机械和车辆处于良好的工作状态；
5、鼓励运输车辆、燃油设备使用高品质柴油、汽油等；
施工期的废气治理措施主要在于环保管理上的投入，且根据目前其他施工项目的废气污染控制经验，以上措施简单有效，经济可行。
[bookmark: _Toc21131][bookmark: _Toc29176]8.1.2施工期地表水防治措施
1、施工生活污水依托太阳能公司化粪池处理后经园区污水管网进入玉溪市第二污水处理厂处理；
2、施工现场设置临时沉淀池，对施工废水进行收集用于施工场地内降尘；
3、施工期雨水径流通过临时排水沟收集进入临时沉淀池沉淀后尽量回用，余下部分外排。合理安排施工工期，避免在暴雨天进行作业。
4、在施工过程中加强对机械设备的检修和维护，保证施工机械的正常使用，以防止设备漏油现象的发生。
根据类似工程及实践经验，采取上述废水污染防治措施，即能节约用水，又能避免废水乱排污染环境，措施简单有效，经济可行。
[bookmark: _Toc21417][bookmark: _Toc486]8.1.3施工噪声污染防治措施
1、施工过程中设置专人对设备进行保养维护，及时在设备经常摩擦的部位涂抹润滑油，减少设备摩擦产生的噪声，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。
2、合理布置施工场地，高噪声施工设备如空压机、电锯等安置在封闭密实的工棚内，并使其尽量远离周边人群的居住处，实行封闭、半封闭施工。
3、施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行；施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。
综上所述，由于施工期影响为短期影响，施工结束后即可终止，因此本项目在采取了防治措施后，施工期噪声不会对周围声环境产生大的、长期的不利影响。
[bookmark: _Toc11685][bookmark: _Toc10174]8.1.4施工固废的处置措施
1、根据《城市建筑垃圾管理规定》要求，在建设过程中，建设单位不得随意倾倒建筑垃圾和废弃土石方，制造新的“垃圾堆场”。
2、规划好合理的建筑垃圾收集方案，建筑垃圾统一收集，能回收利用的尽量回收二次使用。合理调配土石方，移挖作填，减少弃土。
3、建筑垃圾、废弃土石方应集中堆存，并加防尘网覆盖，及时清运，就近拉至建筑垃圾消纳场处置。
4、施工期生活垃圾统一收集后并入太阳能公司，由太阳能公司统一委托清运处置。
综上所述，项目施工期产生的固废均能合理处置，且随着施工结束即可终止，因此项目施工期固废不会对周围产生大的、长期的不利影响。
[bookmark: _Toc13171][bookmark: _Toc6314]8.2运营期污染防治措施及可行性分析
[bookmark: _Toc29686][bookmark: _Toc25597]8.2.1废气污染防治措施及可行性分析
1、废气污染防治措施
（1）项目喷漆区域共设置有2个打磨工位，2个磨灰工位，打磨工位及磨灰工位设置有集气罩，打磨过程及磨灰过程产生的颗粒物经集气罩收集后，通过管道进入到项目设置的布袋除尘器处理，处理后的废气经18m高排气筒排放（排口编号为DA003）。
（2）项目喷漆车间废气设置有1套治理设备，废气处理采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺，废气处理后经18m高排气筒排放（排口编号为DA004）。
（3）项目无组织排放的颗粒物经厂房阻隔后通过大气扩散排放。
2、防治措施可行性分析
项目打磨过程及磨灰过程产生的颗粒物经集气罩收集后，通过管道进入到项目设置的布袋除尘器处理，处理后的废气经18m高排气筒排放（排口编号为DA003）。袋式除尘器除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达99%以上，根据预测结果，处理后的颗粒物排放浓度及速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求，由此项目选用的布袋除尘器能够满足企业除尘要求。
项目喷漆废气采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理后，经18m高排气筒排放（排口编号为DA004）。过滤除尘吸附剩余部分颗粒物，仅有少量颗粒物外排，剩余有机废气经吸附浓缩后排放。其中活性炭吸附饱和后用热空气脱附再生，使活性碳重新投入使用；通过控制脱附过程流量可将有机废气浓度浓缩10-20倍。脱附气流经催化净化装置内置的电加热装置加热至260℃~320℃（加热温度由温控检测以控制），在催化剂作用下氧化反应，催化氧化过程净化效率达97%以上，氧化后生成CO2和H2O并释放出大量热量，该热量通过催化净化装置内的热交换器，一部分再用来加热脱附出的高浓度废气，另外一部分做为活性碳脱附热气源使用。一般达到脱附～催化燃烧自平衡过程须全启动电加热器1.5小时左右。达到热平衡后关闭电加热装置，这时脱附处理系统靠废气中的有机溶剂做燃料维持正常运转，无须外加能源可使再生过程达到自平衡循环，极大地减少能耗，并且无二次污染的产生。根据预测结果，处理后的TVOC（以非甲烷总烃计）排放浓度及速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求。
综上所述，项目运行期采取的大气污染防治措施能够有效减少项目废气的排放量，在项目正常运行过程中要确保废气治理设施正常运行，避免因设备故障造成废气直排。因此项目采取的措施简单有效，经济可行。
[bookmark: _Toc5996][bookmark: _Toc21787]8.2.2地表水污染防治措施及可行性分析
1、废水污染防治措施
（1）项目区实行雨污分流，雨水经厂区雨水沟收集后通过工业园区雨水管网排入附近水体。
（2）项目食堂废水经隔油池处理后会同其他生活污水经化粪池处理，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求后接入污水管网，进入玉溪市第二污水处理厂处理。
（3）项目生产过程中切屑液通过机器自身携带的净化装置净化后循环使用，项目切削液定期补充。在项目设备检修及停产时会产生少量废切削液，该部分物质属于危险废物，按危险废物管理要求及办法进行管理处置。
（4）完成打磨的物件需要使用除油剂进行清洗，除油剂主要是由多种表面活性剂及助洗剂（碳酸钠、硅酸钠、EDTA）等配制而成；本项目按照清洗剂和用水按照1∶15的比例进行配置，年使用除油剂1吨，用水量为15m³/a，0.05m³/d，清洗废水循环使用不外排，每周更换一次，每次更换50L的清洁废液，全年更换周期按45周记，则除油清洁废液产生量为2.25t/a，这部分废水收集至危废暂存间，定期委托云南绿力环保科技有限公司清运处置。
（5）太阳能公司现有1500m3的1个事故池，用于收集事故状态下的废水。
2、防治措施可行性分析
（1）依托的隔油池、化粪池容积可行性分析
项目位于太阳能公司内，太阳能公司食堂建设有1个10m3的隔油池、食堂楼下建设有1个30m3的化粪池、办公室楼下建设有1个60m3的化粪池、宿舍楼下建有1个30m3的化粪池，太阳能公司食堂废水经隔油池处理后会同其他生活污水经化粪池处理后，接入市政污水管网进入玉溪市第二污水处理厂处理。太阳能公司化粪池设计处理规模为120m3，现状水量为80m3，还有40m3的余量，本项目生活废水排放量为24m3/d，能够完全接纳本项目污水。
（2）依托第二污水处理厂可行性分析
研和工业园区玉溪市第二污水处理厂于2017年建设， 选址位于研和街道办事处东山社区梁海村歪者河下游西南侧缓坡地带，占地35余亩，服务范围为红塔区研和片区，设计服务人口8.3万人，总投资1.09亿，处理规模为2万m3/d，配套污水管网19.348公里。污水处理厂排水采用分流制，采用改良A2/O氧化沟+CMF系统处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002 ）一级标准A等级标准。玉溪市第二污水处理厂正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，目前处理规模约1.2～1.5万m³/d，余量0.5～0.8万m³/d，出水水质标准达到GB 18918-2002 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A等级标准。
② 项目周边市政污水管网概况
根据现场踏勘，目前，玉溪市第二污水处理厂已建成运营，项目区北侧盘溪——玉溪公路污水管网已接通，且污水管最终接通玉溪市第二污水处理厂，具备截污条件。
③ 项目废水进入玉溪市第二污水处理厂处理的可行性分析
项目废水隔油池、化粪池处理后，出水水质浓度为：COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油10mg/L、总磷8mg/L，能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级标准要求，满足玉溪市第二污水处理厂对进水水质的要求。
项目所在区域为玉溪市第二污水处理厂的纳污范围，项目废水可通过项目区北侧盘溪——玉溪公路污水管道（已接通）接入玉溪市第二污水处理厂；项目生活污水排放量18.8m³/d，玉溪市第二污水处理厂余量0.5～0.8万m³/d，有余量接纳本项目污水，故本项目的污水排入玉溪市第二污水处理厂从水质和水量分析都不会对玉溪市第二污水处理厂造成不利影响，本项目污水进入玉溪市第二污水处理厂处理是可行的。
（3）项目切削液循环使用可行性分析
项目生产过程中使用的切屑液通过机器自身携带的净化装置净化后循环使用。项目生产过程中机床使用过的切屑液中会有少量铁屑，随车削屑一起排出。项目切削液定期补充，只有在项目设备检修及停产时会产生废切削液，该部分物质属于危险废物，按危险废物管理要求及办法进行管理处置。
综上所述，项目运行期采取的水污染防治措施能有效避免造成地表径流污染，针对事故情况也设置有事故水池处理，避免事故废水进入地表径流，因此项目采取的措施简单有效，经济可行。
[bookmark: _Toc16467][bookmark: _Toc11737]8.2.3地下水污染防治措施及可行性分析
1、污染防治措施
（1）源头控制措施
1）加强对本项目1#车间面漆库房、1#车间辅料储存区、危废暂存间的管理，发现开裂、破损等及时处理；面漆、油类物料即买即用，减少存储；
2）面漆库房地面按重点防渗要求建设，设置导流渠、事故池及泄漏检测仪等，避免物料泄漏时直接进入外环境；
3）危险废物分类收集，严禁与一般固废混合，使用耐腐蚀的容器盛装，暂存于“防风、防雨、防晒、防渗”的危废暂存间。
（2）分区防治措施
1）重点防渗区
1#车间面漆库房、喷漆车间、1#车间辅料储存区、水淬池池体、危废暂存间，为重点防渗区，采取重点防渗措施，防渗系数≤10-7cm/s，防渗工程施工技术要求及验收要求可参照《聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范》（SL/T231—98）执行；按规范设置导流渠、事故池及泄漏检测仪等，避免物料泄漏直接进入外环境；项目1#生产车间为太阳能公司原有，根据建设单位介绍，车间地面已做防渗。用作辅料储存区分隔出来后按重点防渗建设，设置有围堰。
2）一般防渗区
化粪池、隔油池、1#、4#、7#及9#生产车间为一般防渗区，等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。太阳能公司已建，本项目依托使用。
3）简单防渗区
办公生活区、厂区道路为一般防渗区。太阳能公司已建，本项目依托使用。
（3）地下水跟踪监测井设置情况
为了有效监控项目生产对地下水影响，结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），根据本项目的实际情况，项目设置1口地下水质监测井：下游宋官营村污染控制监测井（J3）。
2、污染防治措施可行性
项目重点防渗区对场地黏土进行压实处理并铺设土工膜进行防渗，使防渗层的渗透系数≤10-7cm/s；各项防渗措施技术成熟、操作简便、效果好，能满足地下水污染防治的需要，在技术上是可行的。
[bookmark: _Toc11943][bookmark: _Toc17814]8.2.4噪声污染防治措施及可行性分析
1、噪声污染防治措施
项目选用低噪声设备，生产主要产噪设备均设置于生产车间内，风机、空压机安装消声器，生产车间按隔声要求设计建设。
2、防治措施可行性分析
根据噪声预测结果，项目噪声能够达标排放，因此项目采取的措施简单有效，经济可行，运行过程中要加强对设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
[bookmark: _Toc32739][bookmark: _Toc26053]8.2.5固体废物污染防治措施及可行性分析
1、固体废物污染防治措施
1）项目产生的车削屑、废边角料、不合格产品、除尘器收集的除尘灰收集后外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料。
2）废木包装箱收集后外卖木制品加工厂，其余废包装物收集后外售。
3）生活垃圾收集后由太阳能公司统一交由环卫部门处理。
4）定期更换产生的废切屑液、废导轨油、喷漆车间产生的漆渣、有机废气处理装置中废活性炭、过滤除尘器废过滤材料、废催化剂、除油清洗废液、擦拭废抹布收集后用专门的容器存放，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。
5）废导轨油桶、废切屑液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。
6）本项目危险废物暂存间设置重点防渗措施，危险废物暂存间内实行分区存放，暂存期限不能超过一年，应委托有相应处置资质的危险废物处置单位进行处理，严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写转移联单。
2、处置可行性分析
1）一般固废处置可行性
项目机加工过程中会产生一定量的车削屑、废边角料、不合格产品和除尘器收集的除尘灰，收集后外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料；项目一部分配套零件由厂家用木箱包装发货，产生废木包装箱收集后外售给木制品加工厂回收利用，其余废包装物收集后外售；生活垃圾经收集后由太阳能公司统一委托环卫部门清运处理。因此，拟建项目产生的一般固废经过合理的处理处置后不外排，对外环境影响较小，不会对周围环境产生二次污染。
2）危险废物处置可行性
项目生产过程中产生危险废物，均委托具有相应资质的单位清运处置。本项目新建一间20㎡的危险废物暂存间，并设置重点防渗措施，建设好的危废暂存间需设置有明显标志，不同危险废物分类分区分隔，危险废物转移、处置均由具有相应资质的单位负责，危险废物转移全过程中严格按照国家有关规定，并填写危险废物纸质转移联单。
综上所述，项目固废处置从技术和经济方面是合理可行的。
[bookmark: _Toc9654]8.2.6土壤污染防治措施及可行性分析
1、污染防治措施
1、源头控制
（1）加强管理，保证有机废气稳定达标排放；
（2）加强对1#车间面漆库房、1#车间辅料储存区、危废暂存间的管理；面漆、油类物料即买即用，减少存储；
（3）危险废物分类收集，严禁与一般固废混合，使用耐腐蚀的容器盛装，暂存于“防风、防雨、防晒、防渗”的危废暂存间。
2、过程防控措施
（1）加强厂区绿化，种植具有较强吸附能力的植物；
（2）打磨房和磨灰房设置集气罩、集气管道和布袋除尘器，减少粉尘的排放量；项目喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004），减少有机废气及漆雾的排放量。
（3）实施分区防渗。重点防渗区为1#车间喷漆房、水淬池、危废暂存间等储存区域，技术要求等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；项目一般防渗区（1#、4#、7#及9#生产车间），简单防渗区为办公生活区、厂区道路等，太阳能公司已建，项目依托使用。
（4）设置有事故池，用于对事故状态下泄漏的物料和消防废水进行收集与储存。
（2）土壤环境跟踪监测
项目土壤评价工作等级为一级评价，按照导则要求，评价等级为一级的项目一般每三年内开展一次监测工作，根据项目特点项目设置2个监测点位，为现状监测中S2（项目区）、S8（项目区下风向）；监测项目为S2监测pH、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中挥发性有机物、半挥发性有机物、石油类；S8监测pH、《土壤环境质量 用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中挥发性有机物、半挥发性有机物、石油类
2、污染防治措施可行性
项目土壤污染防治措施主要是预防废气排放的污染物通过大气沉降的途径对土壤环境的影响以及漆料、油料等泄漏入渗污染土壤环境，各项防渗措施技术成熟、操作简便、效果好，能满足土壤污染防治的需要，在技术上是可行的。



[bookmark: _Toc16473][bookmark: _Toc29431]9环境影响经济损益分析
关于建设项目的环境经济损益分析，国内目前尚无统一标准。此外，拟建项目所排污染物作用于自然环境而造成的经济损失，其过程和机理是十分复杂的，其中有许多不确定因素。而且，许多因环境污染而造成的经济损失和由于污染防治而带来的环境收益，较难计量或是很难准确以货币形式来表达。为此，本报告在环境损益分析中，对于可计量部分给予定量表达，其它则采用类比分析方法予以估算。因此，本章节分析的结果，只能反映一种趋势，仅供参考。
[bookmark: _Toc29460][bookmark: _Toc27967]9.1环境效益分析
[bookmark: _Toc14453][bookmark: _Toc2957]9.1.1环保投资估算
本项目总投资75000万元，其中环保投资400万元，占项目投资的0.533%。项目投资估算及进度安排见下表。

表9.1-1    环保投资一览表
	[bookmark: _Toc18156]项目
	污染物
	处理措施
	数量
	环保投资（万元）
	备注

	施工期
	废气
	扬尘
	洒水降尘系统
	1套
	3
	/

	
	废水
	施工废水
	废水沉淀池10m3
	1个
	2
	/

	
	
	施工人员生活污水
	依托太阳能公司化粪池
	/
	0
	/

	
	噪声
	施工设备
	选用低噪声设备、合理安排施工时间、合理布局施工设备
	/
	0
	/

	
	固废
	废弃土方
	清运处置
	/
	5
	/

	
	
	施工人员生活垃圾
	依托太阳能公司已建设的垃圾收集设施
	/
	0
	/

	合计
	10
	/

	运营期
	废气
	打磨、磨灰产生的粉尘
	项目设置有2个打磨工序，2个磨灰工序。打磨工序和磨灰工序均设置集气罩，打磨及磨灰产生的粉尘经过集气罩收集后，通过管道进入到布袋除尘器处理，处理后的废气经18m高排气筒排放
	4套集气罩+收集管道+1套布袋除尘器+1根18m高排气筒（排口编号为DA003）
	50
	/

	
	
	喷漆车间废气
	干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧+1根18m高排气筒
	干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧+1根18m高排气筒（排口编号为DA004）
	275
	/

	
	
	车间无组织粉尘
	生产车间排风扇
	15个
	10
	/

	
	废水
	生活污水
	1个10m3的隔油池
	1个
	0
	依托太阳能公司已建设的隔油池、化粪池

	
	
	
	食堂楼下建有1个30m3的化粪池、办公楼楼下建有1个60m3的化粪池、宿舍楼楼下建有1个30m3的化粪池
	3个
	0
	

	
	噪声
	设备噪声
	基础减震、消声器、厂房隔声
	/
	25
	

	
	固废
	生活垃圾
	垃圾桶、垃圾转运站
	/
	0
	依托太阳能公司已设置的垃圾桶和垃圾转运设施

	
	
	车削屑、废边角料、不合格产品、
	收集桶
	10只
	9
	

	
	
	除尘器收集的除尘灰
	收集带
	3
	1
	

	
	
	危险废物
	危险废物（废切屑液、废导轨油、喷漆车间产生的漆渣、有机废气处理装置中废活性炭、过滤除尘器废过滤材料、废催化剂、除油清洗废液、擦拭废抹布、废导轨油桶、废切屑液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶）分类收集后暂存于危险废物暂存间
	1间
	10
	本项目新建危险废物暂存间

	
	环境风险
	事故废水
	事故池1500m3
	1个
	0
	太阳能公司已建

	
	
	1#车间面漆库房重点防渗措施
	面漆库房地面按重点防渗要求建设，设置导流渠、事故池及泄漏检测仪等
	/
	5
	新建

	
	
	1#车间内辅料存储区
	地面按重点防渗要求建设，设置围堰
	/
	5
	新建

	合计
	390
	/

	总计
	400
	/



[bookmark: _Toc12117]9.1.2环境效益分析
该项目在建设和生产过程中所排放的污染物，带来一定程度的对环境负效益，因此，环评要求该项目按照国家环境管理的相关要求对该项目产生的各类污染物采取必要的措施进行处理处置，确保该项目产生的污染物能够达标排放。
[bookmark: _Toc13167][bookmark: _Toc16089]9.2经济效益分析
该项目的实施适应了当地经济发展的战略需要，促进了当地经济发展。项目原料来源于太标集团旗下铸造厂，旗下两家公司的合作，能够更大程度为集团减少成本，为集团带来更高的经济效益。
[bookmark: _Toc26656][bookmark: _Toc31460]9.3社会效益分析
项目建成后，不但企业本身具有良好的盈利能力，而且能为国家和地方财政收入做出一定贡献。项目的建设能够更大程度上带动集团旗下企业间的发展，形成更大的市场，提供更多岗位给当地人员，能够带动周边地区经济的发展。
[bookmark: _Toc5472][bookmark: _Toc9329][bookmark: _Toc21907][bookmark: _Toc448671976][bookmark: _Toc63022409][bookmark: _Toc404670419][bookmark: _Toc13673][bookmark: _Toc404672077]9.4环境影响经济损益综合分析
1、正效益
当该项目实现对污染源的有效治理和对生产区环境的综合整治后，从长远看应当获得较好的社会、经济效益和一定的环境效益。
（1）促进工厂的技术改造、增强职工的环保意识
在实施污染源的全面治理过程中，为使治理设施的有效、正常运行，将会触动工厂的生产技术的改进、管理方法的完善、职工操作水平的提高和劳动纪律的增强等方面；从这种意义上讲，该项目在实施污染源治理和加强环境保护措施的过程，也是自己不断前进、发展以适应行业、社会和环境保护要求的过程。
（2）具体良好的社会效益
该项目的建设有利于地方经济发展、增加地方经济收入和提供了劳动力的新的就业岗位，对经济和社会稳定都能起到积极的作用。
2、负效益
尽管采取了相应措施达到环保允许的排放浓度，建设项目的废气（有组织、无组织）、废水、噪声、固废仍然增加当地的环境负荷，对环境的影响是不可避免的。但严格执行本报告所提各项环保措施，该项目的环境负效益可以有所降低。





[bookmark: _Toc28313][bookmark: _Toc15383]10环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc10939][bookmark: _Toc18335]10.1环境监督管理
项目在建设期和运营期都将对环境产生一定的影响，为确保项目配套的环保设施都能正常运转，实现污染物达标排放，加强企业内部环境管理工作。针对本次环境评价提出的主要环境问题、环保措施及生态环境部门对该项目的要求，提出该项目环境管理与监控计划，对于该项目搞好生产和环境保护来说是非常必要和重要的。
[bookmark: _Toc6516][bookmark: _Toc17598]10.1.1施工期环境管理
1、建设单位应与本项目施工单位协商，将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行。
2、施工单位应按照工程合同的要求，并遵照国家和地方政府制定的各项环保法规组织施工，并切实落实本报告建议的各项环境保护措施和对策，真正做到科学文明施工。
3、委托具有相应的资质的监理部门，设专职环境保护监理工程师监督施工单位落实施工期应采取的各项环境保护措施。
4、施工单位应在各施工场地配环境管理人员，负责各类污染源现场控制与管理。
5、做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了污染控制措施，施工时带来的环境污染仍是无法避免的，因此要向施工场地周围受影响对象做好宣传工作，以提高人们对不利环境影响的心理承受力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利完成施工任务。
6、建设施工单位必须主动接受生态环境主管部门的监督指导，主动配合环境保护专业部门共同搞好本项目施工期环境保护工作。
[bookmark: _Toc29957][bookmark: _Toc5992]10.1.2运营期环境管理
加强建设项目营运期的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施及对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和具体操作规程，做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和工作人员的环境保护意识和技术水平，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护规章制度。
建设单位建立环保部门，完善环境保护管理制度，环保科主要负责以下工作：
1、环保部门是负责企业环境保护工作的常设机构，其主要职责是负责组织、落实、监督本公司的环境保护工作，还负责全公司异常污染物排放的管理；
2、环保部门的主要职责是负责对日常环保工作进行检查、监督，还负责生活污水排放的管理以及生产废气排放的管理；
3、环保部门负责与当地生态环境主管部门协调环境管理工作。
环境保护管理制度的主要内容如下：
1、环境保护工作在公司总经理的领导下，在公司各行政管理部门经理的协助下，由公司环保科负责整个公司环境保护工作的组织、管理、宣传、教育、监测、统计等工作；
2、各部门的环境保护工作由各部门的领导负责，对日常的环保工作进行检查、监督、加强和完善；
3、拟建项目应积极采取污染防治的措施，落实环境保护的资金，污染治理措施应严格执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”规定；
4、公司应根据技术上先进、经济上合理，并按环保要求的原则正确选购生产设备，必须配套的环保设备选购应有公司环保科参与考察、论证；
5、环保设备投入运行后，必须有专人负责。公司应制定环保设备操作规程和定期进行保养、检查、维修及考核制度，确保环保设施正常、稳定运行；
6、凡属“三废”治理的设施，必须设立监测点，建立环保设施运行记录制度，对外排废水、废气等要定期监测；
7、厂区不得擅自停用、闲置、拆除环保设备，对管理不妥导致环保设备失效或损坏，对不积极治理环境污染的部门或个人给予必要的处罚；
8、各种固废按指定地点分类妥善暂存，不得随意丢弃或排放；
9、将环境保护工作提到议事日程，随时总结、检查、布置环境保护工作。对在环境保护、综合利用、化害为利工作中做出显著成绩的部门或人员，根据贡献大小，公司给予表彰奖励；
10、建设厂区绿化，爱护花木草坪，美化厂区环境。
[bookmark: _Toc6343][bookmark: _Toc1479]10.1.3规范化排污口设置
要求项目排污口按照规范设置。
1、废气排放口按照规定设置与排污口相对应的环境保护图形标志牌。
2、排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。
3、排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，按照国家标准（环境保护图形标志）（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。
[bookmark: _Toc31301][bookmark: _Toc28320]10.1.4信息公开
根据生态环境部发布的《企业事业单位环境信息公开办法》（﹝2014﹞部令第31号），参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、“《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知”（环发﹝2013﹞81号），对普通单位及重点排污单位做出相应的信息公开规定。
1、普通企业事业单位：
（1）应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息；
（2）企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作；
（3）企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。
2、重点排污单位应公开以下信息：
（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
（3）防治污染设施的建设和运行情况；
（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
（5）突发环境事件应急预案；
（6）其他应当公开的环境信息；
（7）列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。
[bookmark: _Toc24321][bookmark: _Toc17902]10.2环境监测计划
[bookmark: _Toc26132][bookmark: _Toc28599]10.2.1施工期环境监测计划
建设单位设1人兼职负责施工期环境管理。负责检查、落实施工单位是否对施工过程中产生的废水、废气、固废和噪声等采取相应的防治措施，及时修复受到破坏的环境。
建设单位委托的建设项目工程监理事项中应包括环境污染治理设施及生态破坏防治工程的内容。施工期环境监理主要内容见下表。
表9.2-1    施工期环境监理计划表
	工程进度
	监理内容

	设计阶段
	工程设计中涉及本项目产生的大气、水、噪声、固废等污染防治设施是否与主体工程同时设计，特别是施工期存在的粉尘及噪声影响问题减缓措施，资金是否在设计中得到落实。

	施工阶段
	1、各项污染防治设施工程质量是否达到；2、各项污染防治设施施工是否与主体工程同步进行；3、设置必要的施工防护措施，严格限定施工作业时间，不得在规定时间外进行施工作业。


[bookmark: _Toc29571][bookmark: _Toc3125]10.2.2运营期环境监测计划
建设单位需要委托第三方环境监测机构，其主要职责按照企业内部相关的环境保护规章制度，监测营运期各种污染源的排放状况、各污染治理措施的运行情况，并将得到的监测数据进行分析、整理、归档，及时将分析发现的问题向相关的管理部门汇报，并在相关管理部门的指导下，解决发现的问题，维护各环保措施的正常运行。
为了及时了解和掌握建设项目所在地区的环境质量发展变化情况及主要污染源的污染物排放状况，必需做好对项目所在区域质量及各污染源的监测工作。
1、污染源监测
结合区域环境概况和项目特征制定环境监测方案，采样和分析方法按规范执行，监测内容和频率见下表。
表10.2-2    营运期污染源监测计划
	类别
	监测点位
	监测因子
	监测频率
	标准

	废气
	打磨房、磨灰房废气排口（DA003）
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准

	
	喷漆车间排口（DA004）
	TVOC（以非甲烷总烃计）
	
	

	
	厂界
	颗粒物、TVOC（以非甲烷总烃计）
	
	

	废水
	生活污水接入污水管网入口
	pH值、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类
	1次/年
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准

	噪声
	东、南、西、北厂界外1m
	LAeq（A）
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准



2、环境质量监测计划
根据《建设项目环境影响评价导则-总纲》（HJ2.1-2016）的要求，建设项目环境影响特征、影响范围和影响程度，结合环境保护目标分布，制定环境质量定点监测或定期跟踪监测方案，采样和分析方法按规范执行，监测内容和频率见下表。
表10.2-3    营运期区域环境质量监测计划
	类别
	监测点位
	监测因子
	监测频率
	执行标准

	大气
	厂界下风向研和街道
	颗粒物、TVOC
	1年1次
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段（2026年3月1日—2030年12月31日）的二级浓度限值以及表2中的二级浓度限值、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的要求

	地下水
	下游宋官营村（J3）
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、溶解性总固体、挥发酚、耗氧量、氟化物、硝酸盐、氰化物、亚硝酸盐、铬（六价）、镉、铅、铁、锰、铜、钠、砷、汞、总硬度、总大肠菌群、细菌总数、石油类、苯系物
	1年1次
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	土壤
	现状监测中T2（项目区）、
	pH、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃
	3年内监测1次
	《土壤环境质量 建设地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）

	[bookmark: _Toc11867]
	T6（项目区下风向）
	pH、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃
	
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）


[bookmark: _Toc28466]10.3排污许可证制度
环境保护部于2016年7月15日发布《关于印发<“十四五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评﹝2016﹞95号）中提出：“项目环评重在落实环境质量目标管理要求，优化环保措施，强化环境风险防控，做好与排污许可的衔接。”环境保护部办公厅于2017年11月24日印发《关于做好环境影响评价制度与排污许可证衔接相关工作的通知》（环办环评﹝2017﹞84号）中提出：“排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。”环境保护部于2018年1月10日发布《排污许可管理办法（试行）》，对排污许可做了详细的管理要求。
综上，项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，企业应及时重新申请全国排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。
[bookmark: _Toc28623][bookmark: _Toc3599]10.4总量控制指标
国家重点控制的总量因子：废气中排放的SO2、氮氧化物、VOC和废水中排放的COD、氨氮。
总量控制有关要求：各企业改扩建项目SO2、氮氧化物、VOC和COD、氨氮指标必须有可靠的总量来源，其余污染物指标以及企业特征污染物的总量，将在严格要求达标排放的基础上根据项目排污情况，在环评报告中提出总量控制建议值，由企业向当地环保主管部门申请，经批准后，作为企业的总量控制指标。
本评价在达标排放、不降低环境功能及治污所能达到的效率三个原则的基础上，为使项目对当地水环境及空气环境质量不产生明显改变而提出的总量建议值。
1、废水
项目生产过程中切屑液循环使用，定期补充损耗，生产废水不外排，食堂废水经隔油池处理后会同其他生活污水经化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准后接入园区污水管网，进入玉溪市第二污水处理厂处理，本项目总量控制指标纳入玉溪市第二污水处理厂总量指标内，不再单独设置总量控制指标。
2、废气
项目运营期产生的废气主要为颗粒物及有机废气，有组织颗粒物：0.108t/a；无组织颗粒物0.162t/a；有组织TVOC（以非甲烷总烃计）：4.452t/a；无组织TVOC（以非甲烷总烃计）：1.845t/a。
3、固体废弃物
固体废弃物处置率100%，无外排总量。
[bookmark: _Toc13356][bookmark: _Toc21870]10.5竣工环境保护验收
根据建设项目“三同时”原则，在本项目建设过程中，环境污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收，验收内容见下表。
表10.5-1   项目“三同时”竣工验收一览表
	类型
	污染源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果
	备注

	废气
	打磨房、磨灰房颗粒物
	颗粒物
	项目设置有2个打工序，2个磨工序。打磨工序和磨灰工序均设置集气罩，打磨及磨灰产生的粉尘经过集气罩收集后，通过管道进入到布袋除尘器处理，处理后的废气经18m高排气筒排放（排口编号为DA003）
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准
	打磨房颗粒物及磨灰房颗粒物进入同一个布袋除尘器处理

	
	1#车间喷漆车间废气
	TVOC（以非甲烷总烃计）
	项目喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004）
	
	/

	
	厂界
	颗粒物、TVOC（以非甲烷总烃计）
	合理设置集气设施及风机，提高集气效率，减小无组织排放量
	
	/

	废水
	生活污水
	pH值、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类
	食堂废水经隔油池（10m3）处理后会同其他生活污水经化粪池（食堂楼下建有1个30m3的化粪池、办公楼楼下建有1个60m3的化粪池、宿舍楼楼下建有1个30m3的化粪池）处理后接入园区管网进入到玉溪市第二污水处理厂处理
	达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求
	/

	噪声
	设备运行
	噪声
	合理布局、基础减震、厂房隔声、空压机安装消声器
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准
	/

	固废
	一般固体废物
	生活垃圾
	垃圾桶、垃圾转运设施
	分类收集，由太阳能公司统一委托环卫部门清运处置。
	/

	
	
	车削屑、废边角料、不合格产品、除尘器收集的除尘灰、废包装物
	车削屑、废边角料、不合格产品、除尘器收集的除尘灰收集后外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料；废木包装箱，收集后外售给木制品加工厂回收利用，其余废包装物收集后外售。
	达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	/

	
	危险废物
	废切屑液、废导轨油、喷漆车间产生的漆渣、有机废气处理装置中废活性炭、过滤除尘器废过滤材料、废导轨油桶、废切屑液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶、废催化剂、除油清洗废液、擦拭废抹布
	收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。
	按《国家危险废物名录（2025版）》进行分类；暂存及处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；转移依照《危险废物转移联单管理办法》。
	/
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[bookmark: _Toc17998][bookmark: _Toc2985]11相关规划、相关政策符合性分析
[bookmark: _Toc28521][bookmark: _Toc29159]11.1产业政策合理性分析
根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”“四十九、数控机床”中的“5．高端数控机床用关键部件、附件及工量具：高性能数控转台，大功率高速电主轴，高精度主轴单元，精密级以上滚动功能部件、进给传动零部件，动静压、静压支承部件，数控摆角头，加工附件头，伺服动力刀塔、刀架，高速换刀机械手、刀库，高速高精度大5．高端数控机床用关键部件、附件及工量具：高性能数控转台，大功率高速电主轴，高精度主轴单元，精密级以上滚动功能部件、进给传动零部件，动静压、静压支承部件，数控摆角头，加工附件头，伺服动力刀塔、刀架，高速换刀机械手、刀库，高速高精度大”，符合当前国家产业政策。并且项目于2026年2月11日取得了玉溪市红塔区发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》，备案号（项目代码）：2602-530402-04-05-998733。因此，本项目建设符合国家产业政策。
[bookmark: _Toc20183][bookmark: _Toc10688]11.2项目选址合理性分析
项目位于云南红塔产业园区研和片区，评价范围内无风景名胜、文物保护区及自然保护区等需要特殊保护的区域。且其周边均无国家法律、法规、行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区。项目为机床功能部件及附件制造项目，项目用地为工业用地，综上所述，本项目选址是合理的。
[bookmark: _Toc30333][bookmark: _Toc28779]11.3.1与《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035年）》（公开发布版）符合性分析
为贯彻落实国家、云南省关于推进“多规合一”、建立国土空间规划体系并监督实施的决策部署，玉溪市人民政府组织编制了《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035年）》并于2024年3月29日获云南省人民政府批复。本项目与规划中相关章节符合性分析如下：
表11.3-1   项目与《玉溪市国土空间总体规划（2021~2035）》符合性分析一览表
	规划内容
	项目情况
	符合性

	筑牢底线，全域统筹优化三生空间

	实施耕地“三位一体”保护，严格划定耕地和永久基本农田，保护坝区长期稳定利用耕地，全面推进高标准农田建设。严守生态保护红线，锚固“四湖一屏一带、两廊多点”的生态安全格局，深入推进“湖泊革命”，加强“四湖”流域空间管控，推动高原湖泊水环境、水生态持续好转，筑牢云南哀牢山—元江河谷山地生态屏障，提升水土保持、水源涵养及生物多样性维护水平，增加生态系统碳汇能力。按照集约适度、绿色发展要求，合理划定城镇开发边界，重点提升中心城区、县城、园区的发展质量，推动坝区土地集约高效利用。
	本项目位于云南红塔产业园区研和片区，不涉及耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，同时项目建设配套环保设施以减少污染物的排放量，尽可能减少工业生产对环境的影响，实现园区企业高质量发展。
	符合

	开放赋能，优势互补促进区域协调

	深入参与共建“一带一路”，融入“中国—中南半岛经济走廊”，依托中老铁路建设，高标准打造玉溪（生产服务型）国家物流枢纽，推动通道能力提升、物流枢纽建设、沿线产业发展，形成与南亚东南亚国家紧密联系的贸易格局。发挥引领滇中崛起的重要引擎作用，以区域交通设施互联互通为核心，加强产业分工协作，积极融入滇中城市群一体化发展，构建昆玉同城化发展新格局，共建现代化昆明都市圈，全面提升玉溪在西南地区重要中心城市地位。
	不涉及
	不涉及

	产业振兴，链式发展打造产业强市

	推进新型工业化和制造业链式发展，优先保障卷烟及配套、
绿色钢铁、新能源电池、生物医药及医疗器械等四个重点产业发展空间，优化各级开发区空间布局，提高工业用地绩效。推进“四湖”流域农业全面实现绿色有机化，推进红河谷—绿汁江流域热区经济带建设，打造一批高原特色现代农业基地，向现代高效农业转型升级。探索“两山”转化新路径，以全域风景化推动旅游发展，促进文旅康养产业融合与空间串珠成链。
	本项目为黑色金属铸造项目，属于钢铁冶炼延长产业链中行业，本项目位于云南红塔产业园区研和片区，生产设备采用现代化设备，形成高效工业生产模式。
	符合

	人居示范，品质提升建设美丽玉溪

	进红塔区、江川区、高新区一体化发展，提高中心城区综合承载能力与服务能级，联动峨山彝族自治县、通海县融合发展，带动市域形成更加均衡的多中心、组团式、网络化格局。精准匹配人口需求，优化城乡公共服务设施供给，全面提升城市高能级公共服务设施供给能力，补齐县域公共服务设施短板，推动城乡人居环境品质提升，实施城乡绿化美化建设，建设玉溪各美其美、美美与共的城乡融合新画卷。
	不涉及
	不涉及


综上，项目建设符合《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求。
[bookmark: _Toc2035]11.3.2与《玉溪市城市总体规划》（2011-2030）的符合性分析
《玉溪市城市总体规划（2011－2030 年）》提出：近期重点发展以卷烟及配套产业、机械装备制造、生物制药、新能源、新材料、绿色有机食品、低碳环保建材、休闲旅游、旅游地产为主的现代服务和生态农业；中远期重点发展以卷烟 及配套产业、生物制药、新能源、新材料、机械装备制造、物流、休闲旅游、旅游地产、会展、研发及创意产业为主的现代服务和生态农业。 
同时，《玉溪市城市总体规划（2011－2030 年）》指出：研和组团属于城市主要功能区，主要功能包括新型工业、区域物流与居住功能。研和工业园区主要发展钢铁加工、铸造和装备制造业，未来发展成为以新材料研发、加工铸造、装备制造为主导的生态型、现代化新型工业园区；严禁扩大冶金焦化等造成大气污染的产业的发展规模，促进该类型产业向峨山片区的转移。 
本项目为机床功能部件及附件制造项目，符合《玉溪市城市总体规划（2011－2030 年）》对产业定位的相关要求。
[bookmark: _Toc30531][bookmark: _Toc7216]11.3.3与《玉溪市城乡总体规划》符合性分析
《玉溪市城乡总体规划》（2016-2035年）中提出：
近期2020年，发展壮大七大产业。强化产业富市、创新强市，重点发展七大产业，包括巩固提升卷烟及配套产业，加快推进矿冶及装备制造产业转型升级，推动高原特色现代农业提质增效，发展壮大生物医药及大健康产业，积极打造文化旅游产业，加快信息产业和现代物流产业发展。
远期2035年，打造培育“3+6”产业体系。“3”大新兴经济包括：借力智能制造、互联网+，着力推进以卷烟及配套产业、电子信息及大数据产业、生物医药产业、装备制造等为主的创新经济；以综合交通枢纽建设为基础，以现代物流业和国际贸易为主的枢纽经济；以绿色低碳为发展方向，着力推进现代高原特色农业、生态休闲旅游与健康产业、高端商务会议为主的生态经济。6大领域包括：升级发展卷烟及配套产业、装备制造两大传统支柱产业，培育壮大电子信息、大数据与生物医药等高科技产业，重点打造现代物流与国际贸易、生态休闲旅游与健康产业，优化提升高原特色现代农业。空间布局优化。按照“空间集聚、区域均衡、转型升级、发展联动”基本原则，规划形成“四带多园”市域产业发展格局，实施差异化发展引导，培育区域经济增长极。
高科技产业与战略性新兴产业发展区。以玉溪市国家级高新技术产业开发区为平台，整合玉溪市高新技术产业资源。引导新引进项目向红塔工业园区、江川工业园区、研和工业园区等集聚。玉溪国家级高新技术产业开发区，重点发展烟草及配套、互联网信息产业、大健康产业、现代服务业。
江川工业园区，重点发展高端装备制造、新材料、电子信息、科技研发。
红塔工业园区，重点发展卷烟及卷烟配套、先进装备制造、新能源新材料、生物医药、高原特色农产品加工、现代商贸物流。
研和工业园区，重点发展钢铁深加工、装备制造（数控机床）、国际贸易、现代物流。
本项目位于云南红塔产业园区研和片区，为机床功能部件及附件制造项目（数控机床），符合《玉溪市城乡总体规划》（2016-2035年）。
[bookmark: _Toc10360][bookmark: _Toc13992]11.3.4与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2025年）》产业定位相符性分析
（1）总体规划概况
1）规划范围及用地规模
云南红塔产业园区规划总用地面积为43.55平方公里，除研和片区双小地块在峨山县境内，其余区域均属于红塔区辖区范围内。分别位于红塔区西部、北部、中部、东部及南部。
①红塔片区
规划总面积18.25平方公里。分为北城卧牛山地块、北城青龙山地块、莲池地块、观音山地块、大营街地块五个地块；卧牛山地块面积192.74公顷，青龙山地块面积110.07公顷，莲池地块80.98公顷，观音山地块1149.20公顷，大营街地块291.86公顷。观音山地块位于春和镇以西，东至昆玉铁路，北邻飞井水库，南接大营街片区，西至龙潭村；大营街地块处在大营街镇区西北部，北至桂井，东接汇溪路，南至西古城，西接摆衣村。卧牛山地块东至西河、南至梅园变、西至晋红高速、北至大凹村；青龙山地块东至青龙山脚，南至唐家营、西临213国道、北至上坝村；莲池地块东至西河、南至维和药业公司、西至莲水路、北至040乡道。
②研和片区
规划总面积25.30平方公里。分为地块一、地块二、地块三、地块四、双小地块，共五个地块；地块一面积39.36公顷，地块二面积963.53公顷，地块三面积354.62公顷，地块四面积563.16公顷，双小地块面积609.16公顷。地块一位于研和片区北侧，南至玉溪农职院，北至研和站，西至昆磨高速西侧，东至玉溪南站东侧；地块二位于大坡头片区，北至大栗园村，南至玉溪化肥厂，西至石头村，东至玉蒙铁路；地块三位于研和片区西部，北接赖井村界，南至和乐村和观音塘水库，西至定古大山翻身塘水库；地块四位于研和片区南部，北以中所村为界，南至研和和峨山县交界处，西至昆磨高速西侧，东至太标精工铸造有限公司；双小地块位于研和西南部，峨山县城东侧，西至民族中学，北邻回龙村，东至笔峰村，南连土官。
2）产业园区定位
将红塔工业园区发展成为“四区”的功能定位。以建设全市新型工业化发展的引领区、产城深度融合发展实验区、高水平营商环境示范区、开放型经济和体制创新的先行区为目标，着力推进创新发展，加快产业调整升级步伐。
①红塔片区
红塔片区。打造材料制造转型示范区。围绕高质量发展目标，坚持卷烟配套、装备制造等产业改造升级和新材料、生物医药等产业培育壮大“双轮驱动”，加快新旧动能转换，打造转型提升示范区，主导产业为先进制造业（装备制造）、新材料（冶金、新能源电池）。
②研和片区
研和片区。打造开放高端制造区。重点发展数控机床制造、金属冶炼及制品加工、现代物流等领域，形成组团特色，打造全国知名的“专、精、特、新”特色产业聚集区，主导产业为先进制造业（装备制造）。
本项目位于云南红塔产业园区研和片区，项目与园区位置关系详见附图 ；本项目生产机床功能部件及附件制造，属于数控机床制造行业，满足规划对研和片区定位的重点发展装备制造要求；因此项目符合《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2025年）》。项目与产业园区位置关系图及产业园区布局规划图详见附图13-2-4及附图13-2-5。
[bookmark: _Toc25356][bookmark: _Toc27304]11.3.5与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析
《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》已通过玉溪市生态环境局审查，取得玉溪市生态环境局关于《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（玉环函〔2023〕27号）。本次评价按照《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及审查意见分析其符合性。
（1） 与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2025年）环境影响报告书》中相关要求符合性分析
表11.3-2   与规划环评相关要求符合性分析一览表
	污染物
	规划及规划环评提出的准入要求
	项目情况
	符合性

	废气
	落实《中华人民共和国环境影响评价法》，重点开展工业区的各行业的环境影响评价；严格遵守国家、云南省、玉溪市的环保政策和规定，严格执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》，严禁不符合产业政策的企业和淘汰工艺、产业入驻园区。严格新建、扩建项目审批，严把环保准入关。对不符合产业政策、区域发展规划要求，达不到排放标准和总量控制目标的项目，不得批准建设。
	本项目符合《产业结构调整目录（2024年本）》，属于鼓励类项目
	符合

	
	清洁生产，提倡清洁能源。加大煤气、液化气、天然气及电等清洁能源的普及率，削减大气污染物排放，有利于园区环境质量的提高和改善。采取清洁方式运输进出企业的大宗物料和产品，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车。
	本项目主要能源为电能。
	符合

	
	向大气排放废气污染物的排污单位，须采取切实可行的污染防治措施，确保达标排放。合理布局大气污染型企业，保障足够的环境防护距离，控制正常排放和非正常条件下污染排放对人群健康的影响。
	本项目主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，配套安装布袋除尘器、活性炭吸附装置、催化燃烧等环保设备，废气排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准相关限制要求。
	符合

	
	切实推行行业总量控制和布局总量控制策略，实现总量指标在行业、布局内优化调剂。加强区域大气环境总量管理，合理利用总量指标。
	项目运营期产生的废气主要为颗粒物及有机废气，有组织颗粒物：0.108t/a；无组织颗粒物0.162t/a；有组织TVOC（以非甲烷总烃计）：4.452t/a；无组织TVOC（以非甲烷总烃计）：1.845t/a。
	符合

	废水
	尽快规划制定并实施不达标河流综合治理规划与工程，从根本上推动不达标河流向达标河流的转变。在玉溪大河、石邑河分别未满足地表水Ⅲ类水质、IV类水质要求之前，在现有基础上不得新增排水，并建议由园区管委会统筹制定园区中水回用规划，在现有的排水基础上，尽量进行中水回用，严格落实中水回用率。根据玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见，本规划与其污染物排放管控要求相衔接，在区域水环境质量不能稳定达标前，排放受纳水体超标污染因子的新建、扩建项目，实行区域内现有污染源1.5-2倍的削减替代，建设项目环评需严格落实污染物的削减。建立健全，企业-产业组团-园区“三级”污染防控体系，配套完善企业及园区污水收集、处理和再生水回用系统，禁止含一类污染物工业废水排入城镇污水处理厂；工业园区的入驻企业污水纳管前应达到《污水综合排放标准》三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》。大力开展再生水回用，完善废水收集-处理-回用-南盘江流域“管理体系”，按不同用水水质要求回用于不同产业，外排废水应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。若企业废水无法接入园区污水处理厂且需排水的需按照入河排污许可相关要求办理相关手续，且排放标准需满足受纳水体考核水质标准，方可直排。严格环境准入政策，健全水环境风险防控措施，禁止未经处理达标的废水以任何形式进入区域地表水体。污水收集系统未建成通达前，中小型现有企业及新入驻企业应建设管网接入最近的截污管网。
	项目区域实行雨污分流体制，雨水经厂区雨水收集系统收集后排入园区雨水管网；生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后经过园区管网进入到玉溪市第二污水处理厂处理。
	符合

	地下水
	项目选址时，应对建设场地进行详细的工程地质勘察，查明覆盖层岩性条件、厚度及分布规律，详细查明场内岩溶发育程度及规律，为项目的污染防护规划提供准确的设计依据。存在较大环境风险的生产装置、危险化学品仓储设施和污水处理设施等，应避开岩溶强发育、存在较多落水洞或岩溶漏斗的区域。
	项目不涉及新增用地，4#、7#、9#车间利用太标厂界内空地建设，1#车间在原有厂房内改造。
	符合

	
	各入驻企业的装置区、贮罐、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。
	项目区采取分区防渗，根据不同区域的防渗要求，提出具体的防渗系数要求。
	符合

	
	制定应急预案，一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
	本次评价针对存在环境风险物质的区域提出风险防范措施及应急处理措施，并要求建设单位及时更新制定应急预案。
	符合

	噪声
	加强产业布局控制，高噪声企业选址尽量远离居民区，确保居民区满足声环境功能要求。入园企业应尽量选用低噪声设备和工艺，合理设置噪声防护距离，确保企业厂界达标。加强交通噪声管理，禁鸣区路段设立标牌。在道路两侧及工业区与居民区之间种植绿化带等减缓措施。
	项目50m范围内敏感目标为和乐村、研和集镇，对周边居民声环境影响较小，且本项目采取厂房隔声、基础减震、选用低噪声设备等措施，确保企业厂界达标。
	符合

	固废
	大力推行清洁生产，减少工业固体废物产生。建立分类收集系统，生活垃圾交由环卫部门统一处置，危险固废送有资质单位处置。大力发展循环经济，合理开发和充分利用固体废物。加强管理，严格执行台账制度，危废转移联单等制度。按规范设置垃圾转运站和工业固废暂存库，加强固体废物运输跟踪管理，严禁转嫁污染或造成二次污染。
	本项目危废分类收集后暂存于危废暂存间后交由有资质的单位处置。处置方式合理，固废处置率100%。
	符合

	土壤
	规划区系统开展土壤污染调查，建设土壤环境监测网络，促进土壤环境管理信息化。推进建设用地用途管理，防范人居环境风险，落实土地利用监管责任。加大未污染土壤保护，严控新增土壤污染，严格用地准入。深化污染源头综合防治，加强工业企业环境监管，加强规划区内现有企业及入驻企业的废气、废水、固体废弃物的管理，严格落实相应处理措施和排放标准，从源头上减少污染物进入土壤环境的途径。按照“谁污染、谁治理”的原则，造成土壤污染的单位或个人要承担治理与修复的主体责任，有序开展治理与修复。
	本项目厂区地面采取分区防渗措施。对存在环境风险物质的区域提出风险防范措施及应急处理措施。
	符合

	风险防范
	以建设项目审批、验收、排污许可证为抓手，从源头严防死守。对环境风险隐患重大的新建项目，结合安全评价的要求，严格进行环境审批。建立环保执法检查、企业自查自纠的多级联动的环境隐患排查体系，进行“一企一档”的整治制度，确保环境安全隐患排查彻底、整治到位。对辖区内现有企业进行环境风险排查，掌握辖区内企业危险化学品使用、贮存和生产情况。规划区、入驻企业制定突发环境事件应急预案，配备应急物资，开展应急演练。
	对存在环境风险物质的区域提出风险防范措施及应急处理措施；企业在生产过程中严格落实环境风险防治措施，定期演练。
	符合


综上所述，本项目建设符合《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2025年）环境影响报告书》中所提出的环保措施要求。
（2）与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2025年）环境影响报告书》审查意见符合性分析
表13.3-2  与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2025年）环境影响报告书》审查意见符合性一览表
	[bookmark: _Toc20465]序号
	[bookmark: _Toc15692]相关内容
	[bookmark: _Toc16375]项目情况
	[bookmark: _Toc307]符合性

	1
	加强规划引导，坚持绿色低碳高质量发展理念，结合生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控体系的协调衔接，产业园区应与红塔区、峨山县“三区三线”充分衔接，符合“三区三线”规划管控要求。按国家生态工业示范园区标准推进《规划》实施，进一步优化《规划》的布局和发展规模。
	本项目位于云南红塔产业园区研和片区，园区范围内已退让生态保护红线、饮用水水源保护区等区域、符合“三区三线”规划管控要求。
	符合

	2
	进一步优化规划区空间布局，加强空间管控，严格对环境敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。规划区严格限制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险产品名录”的企业入驻，其中大营街地块禁止上述企业入驻、禁止引入高污染燃料企业，禁止新建、扩建三类工业用地布局的项目。青龙山地块应优化布局，企业与红塔山自然保护区保持一定缓冲距离。
产业园区按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和落后、过剩产能，分行业有序退出“限制类”产能，钢铁等行业实施超低排放改造，鼓励发展短流程工艺，压减粗钢产能。工业用地与人口密集区、自然保护区、河流岸线等敏感区间应合理设置绿化隔离带，留出必要的防护距离，防控布局性环境风险。
	本项目不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险产品名录”的企业。
	符合

	3
	严守环境质量底线，严格环境管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治行动的相关要求，制定大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序。采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。入驻企业要采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平，必要时对规划区开发强度及布局产业规模进行控制，重点行业建设项目应实行主要污染物区域削减。
高度重视规划区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。规划区实施“雨污分流”，因地制宜建设初期雨水收集处理系统，配合红塔区等相关政府部门，加强玉溪大河等河道的水环境综合整治与生态修复工程。加快推进污水处理厂、再生水处理设施及配套管网建设和改造。区域水环境质量未达到水质目标前，建设项目实行流域内主要污染物倍量削减，除城镇污水处理厂入河排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口。
项目建设应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施。严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目，确保区域地下水安全。
将土壤污染防治工作纳入规划区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染。重视污染物通过大气—土壤一地下水等环境介质跨相输送、迁移和累积过程及影响，确保满足土壤环境管控要求。危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存或安全填埋处置的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施。
根据国家和地方碳达峰行动方案和节能减排工作要求，积极开展园区减污降碳协同管控，推广园区能源梯级利用等节能低碳技术，实现减污降碳协同增效目标。
	项目的有组织废气和无组织废气都采取了相应的污染防治措施达标排放。项目区域实行雨污分流体制，雨水经厂区雨水收集系统收集后排入园区雨水管网；项目无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后经过园区管网进入到玉溪市第二污水处理厂处理；项目区采取分区防渗，根据不同区域的防渗要求，提出具体的防渗系数要求。对存在环境风险物质的区域提出风险防范措施及应急处理措施；企业在生产过程中严格落实环境风险防治措施，定期演练。固废处置率100%。
	符合

	[bookmark: _Toc31309][bookmark: _Toc21030]4
	严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和规划区的绿色低碳化水平。规划区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境准入要求。要以规划区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。
	本项目不属于“两高”行业，产品不属于两高产品。
	符合

	5
	建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜；强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。
	本项目依托现有危险废物暂存间，收集、贮存类别均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准进行设计、施工、运行，本环评要求项目建成后及时编制突发环境事件应急预案，建立环境监测制度和风险防控体系，防范环境风险。
	符合

	6
	拟入园建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，严格项目生态环境准入条件，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施、固体废物综合利用途径及危险废物处理处置措施的可行性论证等工作，强化环境保护相关措施的落实；规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。
	本项目严格按照规划环评的污染防治要求，采取有针对性的污染防治措施，并严格落实。
	符合


综上，项目符合《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2025年）环境影响报告书》审查意见的相关要求。
[bookmark: _Toc27040][bookmark: _Toc23398]11.4与“玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023）”相符性分析
为认真贯彻落实国家部署要求，云南省生态环境厅组织开展了州（市）生态环境分区管控动态更新工作，并汇总各州（市）成果，编制了《云南省2023年生态环境分区管控成果动态更新备案材料》，经省人民政府同意上报生态环境部，目前已通过国家备案，收到正式反馈的分区管控成果矢量数据，并赋予了国家标识码。2024年4月28日，云南省生态环境厅下发了《关于发布州（市）生态环境分区管控动态更新成果的函》（云环函〔2024〕147号），明确全省统一于2024年4月28日起正式应用下发的生态环境分区管控成果。
2024年6月7日，玉溪市生态环境局发布了关于印发《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023稿）》的通知。
根据项目于云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询情况可知，本项目涉及红塔区产业园区重点管控单元。
本项目与生态环境管控总体要求及所在管控单元的相符性分析如下所示：
表11.4-1  项目与《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023稿）》管控单元符合性分析一览表
	管控领域
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	生态环境管控总体要求

	空间布局约束
	1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。                
2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。                
3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。                
4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。                
5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
	1.项目符合国家产业政策，不属于高耗能、高排放、低水平项目；项目为机床功能部件及附件制造，不涉及产能置换内容。
2.本项目位于红塔区研和镇，不涉及河湖水域岸线。
3.项目位于云南红塔产业园区研和片区，属于合规园区。
4.本项目位于云南红塔产业园区研和片区，不涉及九大高原湖泊流域。
5.本项目主要能源为电能，已落实绿色发展目标。

	符合

	污染物排放管控
	1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。                
2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。                
3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。                
4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。                
5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。                
6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。                
7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。                
8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。
	1.本项目清洁生产已达到国内清洁生产先进水平；
2.项目生产废水循环使用，生活污水经化粪池处理后经过园区管网进入到玉溪市第二污水处理厂处理，全厂无废水外排；
3.项目位于合规园区内，不涉及饮用水水源地；
4.项目为批灰、打磨治理颗粒物配套袋式除尘器；为处理挥发性有机物配套“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”，处理后的废气均能达标排放。
5.项目为削减污染物，均对污染源设有相应的处理措施。
6.项目位于云南红塔产业园区研和片区，不涉及农用地。
7.不涉及
8.不涉及
	符合

	环境风险防控
	1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。                
2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。 
	不涉及

	符合

	资源开发利用效率
	1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。                
2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。                
3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。                
4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。                
5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。                
6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
	1.本项目租赁太阳能公司的厂房和土地，在现有车间内改建，现有空地上新建4#、7#、9#车间，不新增占地。
2.项目实行生产废水循环使用，降低水资源消耗量。
3.项目位于云南红塔产业园区研和片区，属于合规园区，不占用耕地。
4.不涉及
5.项目主要使用电能，不涉及高污染燃料。
6.不涉及

	符合

	红塔区产业园区重点管控单元

	空间布局约束
	1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区。                
2.红塔片区限制扩建水泥、化工等大气重污染型企业；限制以废水、高架点源废气为特征污染的工业企业入园。                
3.九龙片区、南片区、大营街地块、莲池地块、卧牛山地块、青龙山地块禁止高风险、高污染行业以及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中相关企业入驻，禁止布局排放有毒有害气体的项目。                
4.研和片区地块一、核心区南片区、红塔片区禁止新增三类工业项目。金属冶炼项目总规模不得新增，新增金属冶炼项目必须严格落实产能减量置换、污染物削减方案要求，污染物排放必须满足超低排放要求。                
5.研和片区禁止使用高污染燃料及涉及重金属排放的企业入驻。装备制造产业禁止投资电镀、金属表面处理等排放重金属废水、废气项目。禁止布局有色金属冶炼，禁止新增粗钢、生铁冶炼产能，金属冶炼及制品加工行业尽量布局完善产业链，促进园区金属冶炼行业转型升级。同时与周边居住区间需保留足够的防护距离。                
6.太标钢铁加快布局特种钢材铸造等黑色金属精深加工，完成超低排放改造和产能置换。新兴钢铁、玉昆钢铁、汇溪金属完成搬迁升级改造。                
7.生物医药大健康产业禁止投资新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12、维生素E原料生产装置。                
8.在玉溪大河、石邑河水质达标前，核心区、研和片区禁止引入高废水产生的项目。
	1.本项目为机床功能部件及附件制造，符合分区及功能定位。
2.不涉及
3.不涉及
4.本项目不涉及金属冶炼，为机床功能部件及附件制造项目；
5.本项目不涉及高污染燃料及重金属排放；不涉及有色金属冶炼；
6.项目为机床功能部件及附件制造项目。
7.不涉及
8.项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后经过园区管网进入到玉溪市第二污水处理厂处理。
	符合

	污染物排放管控 
	1.加强控制颗粒物的排放，红塔片区、南片区维持现状水平，污染排放等量或减量替代，不允许新增大气污染物。                
2.入驻企业采用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代，全面加强无组织排放控制，新建治污设施或对现有治污设施实施改造，有效降低VOCs的排放量。                
3.钢铁企业按照超低排放要求，配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施，大宗物料和产品采取清洁方式运输，加强企业污染排放监测监控。                
4.研和片区污水处理厂未建成前，企业废水自行处置后回用，不外排；污水处理厂投入运行后，企业外排废水实行受纳水体超标因子1.5—2倍削减替代。南片区、九龙片区、大营街地块、观音山地块、莲池地块等区域污水进入第三污水处理厂。
	1.项目为削减颗粒物排放，配套袋式除尘器；
2.项目喷漆废气收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004），能有效较低挥发性有机物的排放。
3.不涉及
4.本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后经过园区管网进入到玉溪市第二污水处理厂处理。
	符合

	环境风险防控
	1.九龙片区不得在飞井海水库流域范围内新建扩建对水体污染严重的项目，防止出现飞井海水库的污染风险。                
2.研和片区慎重布局危险化学品仓储设施和污水处理设施等对地下水存在较大环境风险的设施。                
3.岩溶发育区域，应严格落实分区防渗要求，不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。区域设置地下水监测井定期监测，防止事故情况下污染区域地下水。                
4.居民分布密集区和学校周边区域不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。                
5.工业企业应有完善的风险防范措施，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。                
6.及时完成重污染企业周边环境防护距离内居民的搬迁工作。                
7.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。
	1.不涉及
2.项目不涉及危险化学品仓储
3.本次环评已提出相应分区防渗要求。
4.不涉及
5.不涉及
6.不涉及
7.本次环评要求及时更新突发环境事件应急预案。
	符合

	资源开发效率要求
	园区工业废水集中处理率不低于90%，再生水利用率达到30%，工业用水重复率不低于80%。
	生产废水循环使用不外排。
	符合
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[bookmark: _Toc20987][bookmark: _Toc16090]11.5.1与《全国主体功能区划》的符合性
根据《全国主体功能、区规划》（国发〔2010〕46号，国务院2010年12月21日发布），云南省划入“第六章重点开发区域十三、滇中地区，该区域的功能定位是：我国连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户，全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、冶金、生物为重点的区域性资源精深加工基地”。本项目为机床功能部件及附件制造项目，符合《全国主体功能区划》。
11.5.2与《云南省主体功能区规划》的符合性
2014年1月6日，云南省人民政府以“云政发〔2014〕1号”发布了《云南省主体功能区划》，该规划将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。其中禁止开发区包括了国家级、省级、州市级和县级的自然保护区、世界自然和文化遗产地，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家级地质公园，城市集中饮用水源保护区，国家湿地公园，国家级水产种质资源保护区，以及牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等。重点开发区包括国家层面如昆明市、玉溪市、曲靖市和楚雄州的27个县市区和12个乡镇，以及省级层面集中连片重点开发区域的16个县市区。
本项目位于云南省玉溪市红塔工业园区-研和片区，不涉及自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、城市饮用水源保护区、湿地公园等，不属于禁止开发区域，不属于限制开发区，属于国家级重点开发区域，符合《云南省主体功能区规划》的要求。
11.5.3与《云南省生态功能区划》的符合性分析
根据《云南省生态功能区划》，云南省生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。红塔区属于Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区、Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区、Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇生态功能区。该生态功能区保护措施及发展方向定位为：调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域区的面源污染。
本项目建设地点位于云南省玉溪市红塔工业园区-研和片区，项目生产废水和生活污水全部综合利用，正常情况下不外排，不涉及高原湖泊水体污染问题。因此项目建设与《云南省生态功能区划》基本符合。
11.5.4项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》符合性分析
《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》主要对各类功能区、各类保护区、工业布局等划定发展负面清单。项目与该负面清单比对分析见下表8.1-5。
表11.5-1  项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》符合性分析一览表
	序号
	要求
	本项目
	符合性

	一、各类功能区

	1
	禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。
	本项目不在《全国主体功能区规划》禁止开发区内，本项目已取得项目投资备案证。
	符合

	2
	禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不涉及。
	符合

	3
	禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。
	本项目租赁太阳能公司的厂房和土地，在现有车间内改建，现有空地上新建4#、7#、9#车间，不新增占地，不涉及占用生态保护红线，满足生态保护红线要求。
	符合

	4
	禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。
	
	符合

	5
	禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。
	
	符合

	6
	禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。
	项目区域不涉及金沙江、长江一级支流的汇水区。
	符合

	二、各类保护区

	7
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。
	本项目不涉及生态保护红线，未占用自然保护区、饮用水水源保护区。
	符合

	8
	禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。
	本项目占地不涉及风景名胜区。
	符合

	9
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目不涉及。
	符合

	10
	禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。
	本项目不涉及。
	符合

	三、工业布局

	11
	禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。
	项目区域地表水系属于星云湖流域，不在金沙江、长江一级支流的汇水区内。
	符合

	12
	禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。
	本项目不涉及。
	符合

	13
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。
	本项目不涉及。
	符合

	14
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目不涉及。
	符合

	15
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。
	本项目不涉及。
	符合

	16
	禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	本项目不涉及。
	符合

	17
	禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。
	本项目不涉及。
	符合


11.5.5项目与《云南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
《云南省“十四五”生态环境保护规划》于2022年4月8日由云南省生态环境发布。对照《规划》，本项目建设规划符合性分析详见下表
表11.5-2  项目与《云南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析一览表
	序号
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	1
	优化产业结构
	推进重点行业绿色化改造。推动钢铁、建材、有色、石化等原材料产业布局优化和结构调整，以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，全面推动传统优势产业绿色转型升级。
	本项目为机床功能部件及附件制造项目，涉及工业涂装部分，根据文本4.6清洁生产章节的分析，企业建成后可达到国内先进水平的清洁生产标准，可实现全流程清洁化、循环化、低碳化。
	符合

	2
	
	推动落后低效和过剩产能淘汰。认真落实产业政策，严格环境影响评价，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，加快淘汰落后产能，推动产业结构优化升级。
	本项目为机床功能部件及附件制造项目，对照国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类。项目于2026年2月11日取得玉溪市红塔区发展和改革局出具的《投资项目备案证》（备案号2602-530402-04-05-998733）。同意项目建设。项目符合当前国家产业政策。
	符合

	3
	
	提高资源能源利用效率。提升行业资源能源利用效率，严格执行产品能效、水效、能耗限额、碳排放、污染物排放等标准。建立健全节能、循环经济、清洁生产监督体系。
	本项目为机床功能部件及附件制造项目，根据本环评评价，项目运行后不新增生活污水，生产废水处理后全部回用，无废水外排；本项目有机废气主要为喷漆车间有机废气，喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004），该工艺治理效率为87.3%。项目采用陶瓷蜂窝体的贵金催化剂，并按设计要求足量添加、及时更换补充。经采取大气污染防治措施处理后大气污染物达标排放；项目固废产生量较少，均可得到合理处置，不会造成二次污染。太标公司严格落实清洁生产制度。
	符合

	4
	持续深化水污染治理
	狠抓工业污染防治。推动重点行业、重点区域绿色发展，指导地方制定差别化的流域性环境标准和管控要求。加强农副食品加工、 化工、印染等行业综合治理，加快推进流域产业布局调整升级。
	本项目为机床功能部件及附件制造项目。生产废水经处理后全部回用于生产，循环使用，无废水外排。
	符合

	5
	持续推进污染源治理
	推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格执行“六个百分百”要求，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化公路交通、城市道路扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。全面加强绿化用地、废旧厂区、物流园、大型停车场扬尘治理。
	本工程在厂内施工，执行“六个百分百”要求，物料运输车辆车厢应采取覆盖等防尘措施，厂内物料堆存于室内，减少扬尘产生。
	符合

	6
	强化土壤污染源头防控
	加强工矿企业污染源环境监管。动态更新土壤污染重点监管单位名录，监督土壤污染重点监管单位全面落实土壤污染防治义务，依法纳入排污许可管理，定期对土壤污染重点监管单位周边土壤开展监督性监测。
	云南太标数控机床有限公司不属于土壤污染重点监管单位。
	符合

	7
	持续提升危险废物医疗废物风险防范能力
	深入推进危险废物规范化环境管理和专项整治，加强危险废物环境执法检查，严厉打击非法排放、倾倒、收集、贮存、转移、 利用 、处置危险废物等环境违法犯罪行为。
	本项目危废主要是废切削液、废导轨油、废导轨油桶、废切削液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废油漆桶、废稀释剂桶、漆渣、废活性炭、过滤除尘器废过滤材料、废催化剂、除油擦拭废液、擦拭废抹布，分类收集后暂存于危废暂存间后交由有资质的单位处置。处置方式合理。
	符合

	8
	强化环境风险应急管理
	强化生态环境应急管理。利用 全国环境应急预案电子备案系统，对全省环境应急预案管理工作实施统一监督管理。
	本环评要求待本项目审批建成后，建设单位及时对“突发环境事件风险应急预案”进行全厂修订，将本次环评提出的风险防控措施纳入修订后的“突发环境事件风险应急预案”，并在玉溪市生态环境局红塔分局备案。
	符合


11.5.6 项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析
1987年9月5日第六届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过；根据1995年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议《关于修改〈中华人民共和国大气污染防治法〉的决定》第一次修正；2000年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第一次修订；2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议第二次修订；根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十五部法律的决定》第二次修正。摘选部分与本项目相关内容，与其符合性分析见下表所示。
表11.5-3  本项目与《大气污染防治法》符合性分析（摘抄）
	序号
	条例规定
	本项目情况
	符合性

	1
	第十九条  排放工业废气或者本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。
	待本项目完成审批后，企业应及时变更全国排污许可证，严禁无证排污。
	符合

	2
	第二十七条  国家对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。
国务院经济综合主管部门会同国务院有关部门确定严重污染大气环境的工艺、设备和产品淘汰期限，并纳入国家综合性产业政策目录。
生产者、进口者、销售者或者使用者应当在规定期限内停止生产、进口、销售或者使用列入前款规定目录中的设备和产品。工艺的采用者应当在规定期限内停止采用列入前款规定目录中的工艺。
被淘汰的设备和产品，不得转让给他人使用。
	本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“鼓励类”，本项目为机床功能部件及附件制造项目。
	符合

	3
	第三十二条  国务院有关部门和地方各级人民政府应当采取措施，调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用；优化煤炭使用方式，推广煤炭清洁高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消费中的比重，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。
	本项目使用能源为电能，电能属于清洁能源，不涉及高污染燃料。
	符合

	4
	第三十五条  国家禁止进口、销售和燃用不符合质量标准的煤炭，鼓励燃用优质煤炭。
单位存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃措施，防止大气污染。
	本项目使用能源为电能，厂内设有灭火器等安全防护设施。
	符合

	5
	第三十八条  城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料的目录由国务院生态环境主管部门确定。
在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
	本项目使用能源为电能，电能属于清洁能源，不涉及高污染燃料。
	符合

	6
	第四十一条  燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。
	本项目使用能源为电能，电能属于清洁能源，不涉及高污染燃料。
	符合

	7
	第六十九条  施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。
	本项目施工期实行“六个百分之百”标准，可再生利用部分回收出售给废品站，不可再生利用的部分用车清运到政府部门指定堆放点进行处置。
	符合

	8
	第七十条  运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。
装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。
	项目在施工期运输建筑垃圾、渣土等物料的车辆采取密闭或者加盖遮布措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料时采取洒水降尘措施防治扬尘。
	符合

	9
	第七十二条  贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。
	本项目不涉及煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料。
	符合

	10
	第八十条  企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。
	周边居民区多数位于项目区下风向和侧风向，生产过程中产生的异味经设置封闭设施进行收集，规范管理，排放的恶臭较少。
	符合


11.5.7项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析
1984年5月11日第六届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过；根据1996年5月15日第八届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议《关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》第一次修正；2008年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订；根据2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》第二次修正。摘选部分与本项目相关内容，与其符合性分析见下表所示。
表11.5-4  本项目与《水污染防治法》符合性分析（摘抄）
	序号
	条例规定
	本项目情况
	符合性

	1
	第四十四条  国务院有关部门和县级以上地方人民政府应当合理规划工业布局，要求造成水污染的企业进行技术改造，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。
	项目产生的废水经处理后回用于生产废水全部循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入玉溪市第二污水处理厂处理。
	符合

	2
	第四十五条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。
	
	符合

	3
	第四十六条 国家对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。
国务院经济综合宏观调控部门会同国务院有关部门，公布限期禁止采用的严重污染水环境的工艺名录和限期禁止生产、销售、进口、使用的严重污染水环境的设备名录。
生产者、销售者、进口者或者使用者应当在规定的期限内停止生产、销售、进口或者使用列入前款规定的设备名录中的设备。工艺的采用者应当在规定的期限内停止采用列入前款规定的工艺名录中的工艺。
依照本条第二款、第三款规定被淘汰的设备，不得转让给他人使用。
	项目使用的工艺与设备均不属于淘汰类。
	符合

	4
	第四十七条 国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。
	本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“鼓励类”，为机床功能部件及附件制造项目。
	符合

	5
	第四十八条 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，减少水污染物的产生。
	项目产生的废水经处理后回用于生产废水全部循环使用，不外排。
	符合


11.5.8 项目与《云南省大气污染防治条例》符合性分析
2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过了《云南省大气污染防治条例》，自2019年1月1日执行。摘选部分与本项目相关内容，与其符合性分析见下表所示。
表11.5-5  本项目与《云南省大气污染防治条例》符合性分析（摘抄）
	序号
	条例规定
	本项目情况
	符合性

	第二章 大气污染防治的监督管理

	1
	第九条：按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。
	待本项目完成审批后，企业应及时填报全国排污许可证，严禁无证排污。
	符合

	2
	第十条：本省实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。
	根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，国家“十四五”期间主要大气污染物总量控制因子为 SO2、NOx、VOCs，本项目有机废气主要为喷漆车间有机废气，喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004）。
	符合

	第三章 大气污染防治措施

	1
	第二十条：城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。
	本项目使用能源为电能，不在高污染燃料禁燃区。
	符合

	2
	第二十一条  钢铁、有色金属、建材、石油、炼焦、化工、铁合金、火电等工业企业以及燃煤锅炉使用单位应当按照规定配套建设、使用和维护除尘、脱硫、脱硝等装置。
	本项目废气主要为喷漆车间有机废气，喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004）。处理达标后通过排气筒排放。
	符合

	3
	第二十八条：从事房屋建筑、市政基础设施建设、水利工程施工、道路建设工程施工、建（构）筑物拆除、园林绿化、物料运输和堆放等可能产生扬尘污染活动的，施工单位应当采取防尘抑尘措施，防止产生扬尘污染，建设单位应当对施工单位进行监管。
	本项目施工期产尘节点主要机器安装，施工均在厂房内，采用厂房沉降和洒水降尘的方式进行扬尘防治。
	符合

	4
	第三十二条：运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线和时间行驶。
	本项目施工期运输车辆采取防扬尘、防雨、防渗（漏）、防遗撒措施；在运输过程采用加盖或加有防尘布的环保运输车辆，减少粉尘的扬散。
	符合

	5
	第三十四条：矿产资源开采、露天物料堆场等应当采用防风抑尘工艺、技术和设备，采取有效措施防治扬尘污染。
	本项目为为机床功能部件及附件制造项目，不涉及矿产资源开采、露天物料堆场等，原料及成品均不露天堆放，产生扬尘较少，可有效防治扬尘。
	符合


11.5.9项目与《云南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》（云政发〔2022〕34号）相符性
2022年6月2日云南省人民政府发布了《云南省人民政府关于印发云南省“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》（云政发〔2022〕34号），本项目与其符合性分析见下表所示：
表11.5-6  项目与《云南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》符合分析表
	方案要求
	项目情况
	符合性

	煤炭清洁高效利用工程
	煤炭减量清洁替代工程。狠抓煤炭清洁高效利用，推进存量煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。实施终端用能清洁化替代，加快工业、建筑、交通等领域电气化改造，在农业、种养殖业及农副产品加工业实施清洁能源替代。加大落后燃煤锅炉替代和散煤禁烧力度，鼓励生物质成型燃料替代。充分利用工业余热、电厂余热等替代燃煤供热，支持鼓励园区集中供热项目建设。持续推进高寒山区清洁能源取暖。到2025年，非化石能源消费占一次能源消费比重达到46%以上。
	本项目使用能源为电能，电能属于清洁能源，不涉及高污染燃料，本项目废气主要为喷漆车间有机废气，喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004）。处理达标后通过排气筒排放。
	符合


11.5.10项目与《云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》相符性
2022年7月27日云南省发布了《中共云南省委 云南省人民政府 关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，本项目与其符合性分析见下表所示：
表11.5-7 项目与《云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合分析表
	意见要求
	项目情况
	符合性

	三、深入打好蓝天保卫战

	（一）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入开展清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。加大清洁能源汽车推广力度，推动氢燃料电池汽车示范应用。以大宗货物运输“公转铁”、“公转水”为重点推进运输结构调整。
	本项目使用原有运输车辆不属于国三及以下排放标准汽车。
	符合

	（二）深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工期采取扬尘治理方案，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。
	本项目施工期采取扬尘治理方案，实行施工期采取扬尘治理方案。施工期产生的废包装材料由厂家回收利用；生活垃圾统一收集后，由环卫部门清运处置；建筑垃圾可回收利用的，集中收集后交由有回收资质的废品收购站处理；不能回收利用的，集中收集后交由专业的运渣公司清运至指定的建筑垃圾堆放点进行处置，运输过程车厢设置覆盖设施，严禁随意倾弃。
	符合

	（三）推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理。安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。推进氮氧化物排放深度治理，完成钢铁企业超低排放改造，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造。
	本项目废气主要为喷漆车间有机废气，喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004）。处理达标后通过排气筒排放。不属于钢铁、煤电、水泥、焦化企业。
	符合

	（四）改善区域大气和声环境质量。持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。
	本项目有效治理废气、防治噪声污染，对区域大气和声环境质量影响不大。
	符合


11.5.11项目与《云南省空气质量持续改善行动计划》（云政发〔2024〕14号）相符性分析
摘选部分与本项目相关内容，与其符合性分析见下表所示：
表11.5-8  项目与《云南省空气质量持续改善行动计划》符合分析表
	通知要求
	项目情况
	符合性

	二、优化产业结构
	（一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。
（二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。
	1、本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年版）》、《玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号）和玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）等一系列行业政策文件。不属于“两高一低”项目。
2、本项目不属于落后产能，对照《产业结构调整指导目录（2024年版）》，属于“鼓励类”，符合产业政策。
	符合

	
	优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。严格执行VOCs含量限值标准，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。
	本项项目使用的油漆主要成分为丙烯酸树脂，VOCs含量较低，购买的油漆有专门的包装盛装暂存于现有的一间油漆库房内，非取用时包装桶处于加盖、密闭状态。
	符合


11.5.12项目与《玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》（玉政办通[2018]113号）相符性
摘选部分与本项目相关内容，与其符合性分析见下表所示：
表11.5-9  项目与《玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》符合分析表（摘选）
	意见要求
	项目情况
	符合性

	开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨及以下的的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。
	本项目使用能源为电能，电能属于清洁能源，不涉及高污染燃料，本项目废气主要为喷漆车间有机废气，喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004）。处理达标后通过排气筒排放。
	符合


11.5.13项目与《云南省重点高原湖泊入湖河道保护条例》符合性分析
摘选部分与本项目相关内容，与其符合性分析见下表所示：
表11.5-10  项目与《云南省重点高原湖泊入湖河道保护条例》符合分析表（摘选）
	意见要求
	项目情况
	符合性

	第十五条 入湖河道管控范围内禁止下列行为：
（一）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物；
（二）擅自填堵、覆盖、围垦入湖河道；
（三）爆破、取土、采砂、采石，未经许可采矿；
（四）倾倒、填埋、堆放、弃置、存贮、处理固体废弃物和其他污染物；
（五）随意倾倒、堆放、填埋废弃菜叶、秸秆等农业废弃物；
（六）畜禽规模养殖；
（七）在入湖河道清洗车辆、宠物、畜禽和其他可能污染水体的物品；
（八）围堰、网箱、围栏（网）养殖；
（九）使用禁用的渔具、捕捞方法和不符合规定的网具捕捞或者在禁渔区、禁渔期进行捕捞；
（十）在入湖河道开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源；
（十一）其他妨碍行洪、污染环境或者破坏生态的行为。
	本项目不在入湖河道管控范围内，不涉及向河道排放废水、倾倒固废和其他污染物，不涉及其他妨碍行洪、污染环境或者破坏生态的行为。
	符合


11.5.14与《“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案》》（环大气〔2017〕121号）的符合性分析
根据《“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）相符性分析如下：
表11.5-11    《“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析
	序号
	主要任务
	具体要求
	本项目情况
	符合性分析

	1
	加大产业结构调整力度
	严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
	项目位于玉溪红塔工业园区-研和片区，不属于VOCs重点控制地区，本项目不属于高VOCs排放建设项目。项目喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004），该工艺治理效率为87.3%,。
	符合

	2
	加快实施工业源VOCs污染防治
	加大工业涂装VOCs治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制。重点地区力争2018年底前完成，京津冀大气污染传输通道城市2017年底前基本完成。工程机械制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到30%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放
	项目位于玉溪红塔工业园区-研和片区，不属于VOCs重点控制地区，本项目不属于高VOCs排放建设项目。项目使用的油漆属于高固体分涂料，喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004），该工艺治理效率为87.3%
	符合


[bookmark: _Toc30709]11.5.15与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）的符合性分析
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的主要目标为到2020年，建立健全VOCs污染防治管理体系，重点区域、重点行业VOCs治理取得明显成效，完成“十四五”规划确定的VOCs排放量下降10%的目标任务，协同控制温室气体排放，推动环境空气质量持续改善。
根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相符性分析如下：
表11.5-12  《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析
	序号
	具体要求
	本项目情况
	符合性分析

	1
	大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，替代溶剂型涂料，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。
	项目使用的油漆属于高固体分涂料。
	符合

	2
	全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。加强设备与管线组件泄漏控制。
	项目油漆密闭存储在油漆库房内，使用时转移至喷漆车间，喷漆车间除进出口外均封闭，且设置了上送下排的换风系统，提高废气收集率，减小无组织排放量，收集的废气采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004），该工艺治理效率为87.3%。
	符合

	3
	推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回
收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。规范工程设计。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。
	喷漆车间有机废气属低浓度、大风量废气，采用活性炭吸附技术，有机物质被活性炭吸附留在其内部，吸附后的气体排出，符合方案的净化技术。活性炭吸附一定时间后呈饱和状态时，停止吸附。程序自动控制将饱和状态的活性炭床与脱附后等用的活性炭床进行交替切换。催化氧化设备升温将热空气通过风机送入活性炭床使碳层中的有机物从活性炭中脱附出来。活性炭脱附出来的高浓度、小风量、高温度的有机废气经阻火器进入催化燃烧室，有机气体得到彻底分解，同时释放出大量的热量，净化后的气体通过热交换器将热能转换给冷气流，降温后气体由引风机排空，符合增浓、小风量采用催化燃烧技术要求
	符合


[bookmark: _Toc15336]11.5.16与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）的符合性分析
根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相符性分析如下：
表11.5-13  《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析
	序号
	具体要求
	本项目情况
	符合性分析

	1
	大力推进源头替代，有效减少VOCs产生
	严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准
	项目玉溪红塔工业园区-研和片区，不属于京津翼地区，项目不属于船舶涂料和地坪涂料生产，使用的油漆符合相关标准
	符合

	
	
	大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代
	项目使用的油漆主要成分为丙烯酸树脂，VOCs含量较低，项目建成运营后建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。
	符合

	2
	聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率
	企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺
	项目喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004），该工艺治理效率为87.3%。项目采用陶瓷蜂窝体的贵金催化剂，并按设计要求足量添加、及时更换补充。
	


11.5.17项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）符合性分析
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）相关内容，本项目与其符合性分析见下表所示：
表11.5-14  项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析
	序号
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关标准
	本项目情况
	符合性

	1
	VOCs物料储存无组织排放控制要求
	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
	项目使用的油漆主要成分为丙烯酸树脂，VOCs含量较低，项目建成运营后建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。
	符合

	2
	
	盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭
	购买的油漆有专门的包装盛装暂存于现有的一间油漆库房内，非取用时包装桶处于加盖、密闭状态。油漆库房进行了防渗处理。
	符合

	3
	
	VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求，3.6条要求如下：利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。
	油漆库房除取用物料外其余时间均保持密闭状态。
	符合

	4
	VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求
	液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。
	需要使用油漆时，均由人工将处于密闭包装桶内的物料取出至生产线。
	符合

	5
	含VOCs产品的使用过程
	VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：a）调配（混合、搅拌等）；b）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）。
	现有项目使用的油漆产品VOCs质量占比为10-15%，需要使用稀释剂稀释，面漆和稀释剂依托现有2#车间油漆库房暂存，本项目建议设置封闭的集气系统，将油漆库房内废气收集至1套“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”系统（TA004）处理后达标排放。
	符合

	6
	VOCs无组织排放废气收集处理系统要求
	VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
	项目喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004），该工艺治理效率为87.3%。项目采用陶瓷蜂窝体的贵金催化剂，并按设计要求足量添加、及时更换补充。
	符合

	7
	
	排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。
	项目排气筒高度设计为18m，比周边建筑物高至少3米。
	符合


11.5.18项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析和《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）相符性分析
2019年6月26日生态环境部发布了《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号），2019年10月10号云南省生态环境厅发布了《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号），本项目与二者符合性分析见下表所示：
表11.5-15  项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》和《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》符合性分析一览表
	方案要求
	项目情况
	符合性

	（一）大力推进源头替代。
通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。
	项目使用的油漆主要成分为丙烯酸树脂，稀释剂为醋酸丁酯。项目喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004），该工艺治理效率为87.3%。
	符合

	（二）全面加强无组织排放控制。
加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。
推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。
提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
	①项目喷漆房为封闭式厂房，现有项目喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004），该工艺治理效率为87.3%。项目采用陶瓷蜂窝体的贵金催化剂，并按设计要求足量添加、及时更换补充。本项目油漆，均用密闭容器包装储存在油漆库房中，密闭转移和输送；
②项目生产车间为密闭式，使用先进生产工艺；
③本项目有机废气主要为喷漆车间有机废气，设置封闭喷漆房进行废气收集，收集效率为95%。喷漆车间有机废气属低浓度、大风量废气，采用活性炭吸附技术，有机物质被活性炭吸附留在其内部，吸附后的气体排出，符合方案的净化技术。活性炭吸附一定时间后呈饱和状态时，停止吸附。程序自动控制将饱和状态的活性炭床与脱附后等用的活性炭床进行交替切换。催化氧化设备升温将热空气通过风机送入活性炭床使碳层中的有机物从活性炭中脱附出来。活性炭脱附出来的高浓度、小风量、高温度的有机废气经阻火器进入催化燃烧室，有机气体得到彻底分解，同时释放出大量的热量，净化后的气体通过热交换器将热能转换给冷气流，降温后气体由引风机排空，符合增浓、小风量采用催化燃烧技术要求。
	符合

	（三）企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温燃烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。
	项目生产车间为封闭式厂房，本项目有机废气主要为喷漆车间有机废气，设置封闭喷漆房进行废气收集，集气效率为95%。喷漆车间有机废气属低浓度、大风量废气，采用活性炭吸附技术，有机物质被活性炭吸附留在其内部，吸附后的气体排出，符合方案的净化技术。活性炭吸附一定时间后呈饱和状态时，停止吸附。程序自动控制将饱和状态的活性炭床与脱附后等用的活性炭床进行交替切换。
	符合

	（四）加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。
加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。重点区域化工企业应制定开停车、检维修等非正常工况VOCs治理操作规程。
	本项目有机废气主要为喷漆车间有机废气，设置封闭喷漆房进行废气收集，集气效率为95%。喷漆车间有机废气属低浓度、大风量废气，采用活性炭吸附技术，有机物质被活性炭吸附留在其内部，吸附后的气体排出，符合方案的净化技术。活性炭吸附一定时间后呈饱和状态时，停止吸附。程序自动控制将饱和状态的活性炭床与脱附后等用的活性炭床进行交替切换。
	符合

	坚持问题导向，深入推进VOCs综合治理加强VOCs治理指导帮扶和能力建设。
根据相关要求，加强基层VOCs执法装备建设和监测能力建设，加强污染源、VOCs监测监控，2021年9月底前，完成VOCs重点排污单位主要排放口自动监控设施安装联网工作;对已安装的VOCs自动监控设施建设运行情况开展排查，达不到《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南(试行)》要求的，督促企业整改。
	企业不在《2025年玉溪市环境监管重点单位名录》内，不属于重点排放单位。
	符合


11.5.19项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）相符性分析
2021年8月4日生态环境部发布了《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号），本项目与其符合性分析见下表所示：
表11.5-16  项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）符合性分析表
	方案要求
	项目情况
	符合性

	以下均摘自附件：挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求
三、敞开液面逸散
存在的突出问题：含VOCs废水集输、储存和处理过程未按照标准要求密闭或密闭不严，敞开液面逸散VOCs排放未得到有效收集；高、低浓度VOCs废气未分质收集；治理设施简易低效，无法实现稳定达标排放。
治理要求：石油炼制、石油化工企业用于集输、储存、处理含VOCs废水的设施应密闭；农药原药、农药中间体、化学原料药、兽药原料药、医药中间体企业废水应密闭输送，储存、处理设施应在曝气池及其之前加盖密闭；其他行业根据标准要求检测敞开液面上方VOCs浓度，确定是否采取密闭收集措施。通过采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少集水井、含油污水池数量；含油污水应密闭输送并鼓励设置水封，集水井、提升池或无移动部件的含油污水池可通过安装浮动顶盖或整体密闭等方式减少废气排放。池体密闭后保持微负压状态，可采用U型管或密封膜现场检测方法排查池体内部负压情况，密封效果差的加快整治。污水处理场集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、混入含浮渣的浓缩池等产生的高浓度VOCs废气宜单独收集治理，采用预处理+催化氧化、燃烧等高效处理工艺。低浓度VOCs废气收集处理，确保达标排放。污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐、氨水罐有机废气鼓励收集处理。焦化行业优先采用干熄焦；采用湿熄焦工艺的，禁止使用未经处理或处理不达标的废水熄焦。对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10%，要溯源泄漏点并及时修复。
	①项目位于云南省玉溪市红塔工业园区-研和片区，不属于VOCs重点控制地区，本项目不属于高VOCs排放建设项目。项目使用的油漆属于高固体分涂料，油漆、稀释剂采用封闭桶装，堆放在油漆库房；废油漆桶收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有资质的单位清运处置。
②项目有机废气主要为喷漆车间有机废气，设置封闭喷漆房进行废气收集，集气效率为95%。喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004），该工艺治理效率为87.3%。项目采用陶瓷蜂窝体的贵金催化剂，并按设计要求足量添加、及时更换补充。
③本项目印刷过程不涉及循环冷却水系统。
	符合

	五、废气收集设施
存在的突出问题：敞开式生产未配备收集设施，未对VOCs废气进行分质收集，废气收集系统排风罩（集气罩）控制风速达不到标准要求，废气收集系统输送管道破损、泄漏严重，生产设备密闭不严等。
治理要求：产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理；对于确需露天涂装的，应采用符合国家或地方标准要求的低（无）VOCs含量涂料，或使用移动式废气收集治理设施。包装印刷行业的印刷、复合、卷管工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%的原辅材料的除外。鼓励石油炼制企业开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。
	①项目喷漆房为封闭式车间，收集效率取95%，产生的有机废气经集气系统收集至处理设施。
②本项目平时油漆桶保持密闭状态，使用时采用人工输送到上喷漆系统，由机器进行喷漆。
③项目有机废气主要为喷漆车间有机废气，设置封闭喷漆房进行废气收集，集气效率为95%。喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004），该工艺治理效率为87.3%。
	符合

	七、有机废气治理设施
存在的突出问题：治理设施设计不规范、与生产系统不匹配；光催化、光氧化、低温等离子等低效技术使用占比大、治理效果差；治理设施建设质量良莠不齐，应付治理、无效治理等现象突出；治理设施运行不规范，定期维护不到位。
治理要求：新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。
加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。
采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET 法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。
采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。
有条件的工业园区和企业集群鼓励建设集中涂装中心，分散吸附、集中脱附模式的活性炭集中再生中心，溶剂回收中心等涉VOCs“绿岛”项目，实现VOCs集中高效处理。
	①项目有机废气主要为喷漆车间有机废气，设置封闭喷漆房进行废气收集，集气效率为95%。喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004），该工艺治理效率为87.3%。
②加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，才能停运治理设施。
③VOCs处理设备在检修、更换过滤材料时，停止生产设备运行，待环保设施正常运行后再启动生产设备。废活性炭定期更换并委托具有资质的单位清运处置。
	符合


[bookmark: _Toc13455]11.5.20项目与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析
根据国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）的通知，分析如下：
表11.5-17  项目与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析表
	通知要求
	项目情况
	符合性

	（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。
	新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。
	本项目属于金属加工机械制造，不涉及新增钢铁产能。
	符合

	（五）加快退出重点行业落后产能。
	修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。
	根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”“四十九、数控机床”中的“5．高端数控机床用关键部件、附件及工量具：高性能数控转台，大功率高速电主轴，高精度主轴单元，精密级以上滚动功能部件、进给传动零部件，动静压、静压支承部件，数控摆角头，加工附件头，伺服动力刀塔、刀架，高速换刀机械手、刀库，高速高精度大5．高端数控机床用关键部件、附件及工量具：高性能数控转台，大功率高速电主轴，高精度主轴单元，精密级以上滚动功能部件、进给传动零部件，动静压、静压支承部件，数控摆角头，加工附件头，伺服动力刀塔、刀架，高速换刀机械手、刀库，高速高精度大型卡盘，自动化制造所需特殊功能部件与机床附件，数字化制造系统所需的工业机器人，硬质合金、超硬材料等切削刀具及工具系统，高性能磨料磨具（金刚石、CBN等超硬材料及其微粉，特殊材料磨削用砂轮），量具量仪（具备在线测量功能，精度等级计量级以上）”，本项目产品属于高端数控机床功能套件，属于国家产业政策鼓励类。
	符合

	（六）全面开展传统产业集群升级改造。
	中小型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各地要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。
	项目位于云南省红塔产业园区研和片区，不属于传统制造业污染下乡；项目所在地块属于研和片区重点产业中的装备制造产业，因此本项目符合玉溪高新技术产业开发区总体规划；项目区域内未建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。
	符合


11.5.21项目与《生态保护十五五规划》的符合性分析
《生态保护“十五五”规划》由生态环境部、自然资源部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部、国家林草局六部门于2026年8月10日联合发布，文号为：环生态〔2026〕47号，分析如下：
表11.5-18  项目与《生态保护“十五五”规划》的符合性分析表（节选）
	规划要求
	本项目
	符合性

	推动引领全球生物多样性治理。深度参与《生物多样性公约》，全面推进“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”国内落实。稳步运行昆明生物多样性基金，扩大融资渠道。以旗舰物种保护为重点，推进跨境自然保护地协作和打击跨境野生动植物非法贸易联合行动。融合推动“一带一路”绿色发展、南南合作等，提升国际影响力
	本项目在现有工业用地上进行建设，不涉及新增用地，周围人类活动较多；项目区域内无珍惜动植物，不涉及生物多样性的保护；本项目不涉及跨境野生动植物贸易活动。
	符合



11.6结论
本项目产业政策符合国家发展和改革委员会令第9号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，选址合理，不在生态红线范围内，环境质量现状达标，不在《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》范围内，项目建设与《“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案》》（环大气〔2017〕121号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）等文件要求符合。

数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目环境影响报告书

[bookmark: _Toc16152][bookmark: _Toc14418]12评价结论及建议
[bookmark: _Toc14580][bookmark: _Toc14628]12.1项目概况
项目总投资75000万元，本次项目评价范围涉及1#车间（28992㎡）、4#车间（16036㎡）、7#车间（9277㎡）、9#车间（12200㎡），车间总占地面积79915m2。项目加工生产不涉及冲剪压及焊接工序。
1#车间主要以“智能化、精益化”为导向的系统性改造。首先，将对车间内部布局进行重新规划，依据精益生产理念优化物流路线（设置AGV系统，用于物料物流），减少物料流转距离。其次，将拆除老旧、低效设备，腾出空间用于建设全新的精加工生产线。该生产线将重点配置高精度卧式加工中心和精密磨床，专注于对中小型功能套件进行最终的高精度加工。
4#车间为新建车间，配备起重量达 100 吨以上的重型行车，以满足单件重 200吨铸件的吊装需求（两台行车合抬）。车间内将建设龙门动柱加工中心、龙门动柱加工中心，专门用于加工大型机床的床身、横梁、工作台等核心部件。
7#车间、9#车间为新建车间，将密集部署多台高效率的龙门加工中心、龙门动柱加工中心、动台龙门加工中心、进口卧式刨台等设备及加工中心，形成强大的批量化加工能力。
最终形成年加工21600套机床套件的能力。
[bookmark: _Toc29053][bookmark: _Toc21531]12.2工程分析结论
1、项目打磨房及磨灰房颗粒物过集气罩收集后，通过管道进入到布袋除尘器处理，处理后的废气经18m高排气筒排放（排口编号为DA001），颗粒物排放的浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准最高允许排放浓度要求。
2、喷漆车间有机废气及漆雾经“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”处理后，经18m高排气筒排放（排口编号为DA002），排放的污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准最高允许排放浓度要求。
3、项目排水采用清污分流制：雨水通过园区内雨水管网；项目生产过程中使用的切削液通过机器自身携带的净化装置净化后循环使用，不外排。食堂废水通过隔油池（10m3）处理后会同其他生活污水经化粪池（食堂楼下建有1个30m3的化粪池、办公楼下建有1个60m3的化粪池、宿舍楼下建有1个30m3的化粪池）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准后，接入园区污水管网进入到玉溪市第二污水处理厂处理。
3、项目运气期噪声主要是设备运行噪声，通过设备均布设于厂房内、高噪声设备设置基础减震、距离衰减等措施，项目运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4、项目运营期产生的固体废弃物主要为车削屑、废边角料、不合格产品、除尘器收集的除尘灰、废包装物和生活垃圾、漆渣、废活性炭、废切削液、过滤除尘器废过滤材料、废导轨油及废导轨油桶、废切削液桶、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶、废催化剂、除油擦拭废液、擦拭废抹布。其中机加工过程中产生的车削屑、废边角料、不合格产品、除尘器收集的除尘灰，收集后外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料；包装产生的废木包装箱收集后外售给木制品加工厂回收利用，其余废包装物收集后外售；生活垃圾经收集后由太阳能公司统一委托环卫部门清运处理。漆渣、废活性炭、废切削液、废导轨油及废导轨油桶、废切削液桶、废除油剂桶、废防锈油桶、废面漆桶、废稀释剂桶、废催化剂、除油擦拭废液、擦拭废抹布均属国家危险废物名录规定的危险废物，分类收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。
[bookmark: _Toc16108][bookmark: _Toc15017]12.3环境质量现状
1、环境空气质量现状
根据2025年玉溪市环境空气自动监测系统研和街道办监测点六项基本污染物年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段（2026年3月1日—2030年12月31日）的二级浓度限值以及表2中的二级浓度限值。该测点位于本项目北面1.1km处，判定为达标区。补充监测（非甲烷总烃、TVOC、结果，TVOC能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准和《大气环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》P277的要求限值；引用的TSP监测数据能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。
2、地表水环境质量现状
根据引用的项目区歪者河下游500m和下游1500m监测资料，除五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷浓度超标外，其余指标均满足IV类标准。根据调查，歪者河超标原因主要为研和镇周边生活污水大量汇入以及农业面源污水的排放。
3、地下水环境质量现状
评价结果表明：本项目所测J1、J2水井指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。J3总硬度高于地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准1.37-1.38倍，结合项目来说，本项目和现有主要污染物为VOCs和颗粒物，项目进行分区防渗后，对地下水影响较小，不会造成地下水总硬度超标情况恶化。根据项目周围的水文地质资料，项目处于I级堆积阶地冲积砂砾石层，富水性中一强。湖底粘土、淤泥夹砂砾螺蛳壳层，富水性弱。单井计标涌水量<100吨/日，属HCO3-Na·Ca及HCO3-Ca·Mg型水，矿化度<1克/升；而项目监测宋官水质硬度为615-625mg/L小于水文地质的矿化度1克/升。
4、声环境质量现状
根据声环境现状监测显示，项目厂界四周昼间、夜间声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准声保护目标限值；项目周边最近关系点声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准声保护目标限值。
5、土壤环境质量现状
本项目设置了11个土壤监测点（占地范围内5个柱状样、2个表层样、占地范围外4个表层样），根据监测数据项目占地范围内满足《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地中风险筛选值，占地范围外的农用地满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中标准限值。
[bookmark: _Toc20314][bookmark: _Toc5998]12.4环境影响分析结论
[bookmark: _Toc27502][bookmark: _Toc23139]12.4.1废气影响分析结论
[bookmark: _Toc14207]1、正常排放情况下，TVOC对评价区内各关心点、网格点最大落地点的小时浓度贡献值、预测值均未唱过《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求，PM10、TSP评价区内各关心点、网格点最大落地点日均、年均地面浓度贡献值、预测值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段（2026年3月1日—2030年12月31日）的二级浓度限值以及表2中的二级浓度限值要求。
2、本项目位于环境空气二类区，经预测，本项目新增排放的各污染物短期（1h、24h平均）最大落地浓度贡献值占标率小于100%，长期（年平均）最大落地浓度贡献值占标率小于30%。本项目符合环境功能区划，经预测，项目新增排放的各污染物短期叠加现状浓度及拟建在建污染源影响后，短期浓度（1h、24h平均）、长期（年平均）浓度叠加浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段（2026年3月1日—2030年12月31日）的二级浓度标准限值、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值要求，项目运行期间排放的废气对环境空气的影响可接受。
3、本项目建成后厂界外网格区域的小时最大浓度预测值满足环境质量标准，无超标点，项目无需设置大气环境防护距离。
4、由预测可知，本项目非正常工况下，污染物对区域环境的影响较正常情况增幅较大，会对区域环境空气造成污染，故项目运营期间必须严格管理，采取措施减少非正常排放情况的发生。
综上所述，本项目运行期间对大气环境的影响可接受。
[bookmark: _Toc14067]12.4.2废水影响分析结论
项目生产过程中切削液循环使用，定期补充损耗，生产废水不外排，生活污水依托太阳能公司已建设的隔油池及化粪池处理，项目食堂废水通过隔油池处理后会同其他生活污水经化粪池预处理，后排入园区污水管网，再输入玉溪市第二污水处理厂处理。项与太阳能公司共用1个1500m3的事故池，用于收集事故废水，避免事故废水直接进入地表径流。
玉溪市第二污水处理厂配套污水管网已建成，项目污水能够进入城镇污水管网，故项目产生的水污染物对周围地表水影响不大。
[bookmark: _Toc19447][bookmark: _Toc10889]12.4.3噪声影响分析结论
厂界噪声预测结果表明，项目厂界噪声昼间、夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求，项目噪声能够达标排放，对周边环境影响较小。
[bookmark: _Toc22492][bookmark: _Toc1863]12.4.4固体废物影响分析结论
项目机加工工序产生的车削屑、废边角料、不合格产品、除尘器收集的除尘灰，收集后外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料；废木包装箱收集后外卖木制品加工厂回收利用，其余废包装物收集后外售；生活垃圾收集后，委托园区环卫部门清运处置。
项目车削屑、废边角料、除尘器收集的除尘灰用专用桶收集，均存放于厂区内，项目一般固废处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
项目生产过程中，定期更换产生的废切削液、废导轨油、喷漆车间产生的漆渣、有机废气处理装置中废活性炭、过滤除尘器废过滤材料收集后用专门的容器存放，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。
废导轨油桶、废切削液、废除油剂桶、废防锈液桶、废面漆桶、废稀释剂桶、废催化剂、除油擦拭废液、擦拭废抹布收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。
危险固废集中收集、临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。危险废物转移根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行，故项目固体废弃物均得到了妥善处置，处理率达100%，对周围环境影响小。
[bookmark: _Toc12851][bookmark: _Toc23743]12.4.5环境风险结论
项目环境风险潜势为Ⅰ，Q＜1，项目风险事故为泄漏、火灾、爆炸事故引起大气、地表水、土壤和地下水污染等，但其影响范围和程度较小，通过严格落实各项风险防范措施，制定风险应急预案，加强风险事故应急培训、演练等措施后，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响，做到环境风险可控。
[bookmark: _Toc8878][bookmark: _Toc23370]12.5总量控制
项目运营期产生的废气主要为颗粒物及有机废气，废气产生量为44640万m3/a，本项目新增颗粒物排放量：0.643t/a；TVOC排放量：6.297t/a。
[bookmark: _Toc8593][bookmark: _Toc24865]根据云南省人民政府办公厅关于印发《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》的通知，购买新增量，用于解决新污染物排放量。对照要求如下表：
表12.5-1《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》对照分析（摘抄）
	相关要求
	本项目情况

	第6条 实施排污权有偿使用和交易的污染物为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、总磷、重金属(铅、汞、镉、铬和砷)5类指标。省级生态环境部门可根据环境质量改善和政策要求，会同有关部门适时调整纳入排污权有偿使用和交易范围的污染物种类。
第11条 对现有排污单位，逐步实行初始排污权和富余排污权的核定和有偿使用，其初始排污权原则上采用定额出让方式获得。对新建、改建、扩建排污单位，其新增排污权应当在实际排污行为发生之前进行核定并通过交易方式获得。
第十二条排污权管理应当与环评、排污许可、总量减排等制度有效衔接。
	本项目涉及挥发性有机物，建设单位在项目建设完成运行前，将在省公共资源交易平台进行排污权交易取得“挥发性有机物排污权。”目前企业正在履行“环保三同时”手续，且后续变更或重新申请排污许可证，与项目排放总量衔接。


12.6产业政策符合性结论
根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”“四十九、数控机床”中的“5．高端数控机床用关键部件、附件及工量具：高性能数控转台，大功率高速电主轴，高精度主轴单元，精密级以上滚动功能部件、进给传动零部件，动静压、静压支承部件，数控摆角头，加工附件头，伺服动力刀塔、刀架，高速换刀机械手、刀库，高速高精度大5．高端数控机床用关键部件、附件及工量具：高性能数控转台，大功率高速电主轴，高精度主轴单元，精密级以上滚动功能部件、进给传动零部件，动静压、静压支承部件，数控摆角头，加工附件头，伺服动力刀塔、刀架，高速换刀机械手、刀库，高速高精度大”，符合当前国家产业政策。并且项目于2026年2月11日取得了玉溪市红塔区发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》，备案号（项目代码）：2602-530402-04-05-998733。因此，本项目建设符合国家产业政策。
[bookmark: _Toc4085][bookmark: _Toc1990]12.7选址合理性结论
项目为机床功能部件及附件制造项目，项目位于太阳能公司厂区内，项目用地为工业用地，评价范围内无国家法律、法规、行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区。综上所述，本项目选址是合理的。
[bookmark: _Toc28091][bookmark: _Toc14176]12.8项目与相关法规、规划符合性结论
本项目选址所在地不属于自然生态红线区，符合生态保护红线要求；根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求；项目生产过程中切削液循环使用，定期补充损耗，生产废水不外排，生活污水食堂废水通过隔油池处理后会同其他生活污水经化粪池预处理后经过园区管网进入到玉溪市第二污水处理厂处理，实现水资源利用；车削屑、废边角料、不合格产品、除尘器收集的除尘灰收集后外售给云南太标精工铸造有限公司作为生产原料，实现固废的资源化，符合资源利用上线要求；项目属于开发区及工业集中区重点管控单元，针对项目污染环节均提出了相应的保护措施，项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，废气、噪声达标排放，生活污水及生产废水、固废处置合理，符合重点管控单位要求；本项目为机床功能部件及附件制造项目，不在《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》范围内。
项目位于太阳能公司内，不属于VOCs重点控制地区，使用的面漆属于高固体分涂料，喷漆车间废气经收集后采用“干式过滤除尘+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺处理，处理后的废气由1根18m高排气筒排放（排口编号为DA004），该工艺治理效率不小于95%。因此项目建设与《“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案》》（环大气〔2017〕121号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）等文件要求符合。
[bookmark: _Toc1691][bookmark: _Toc28302]12.9公众参与
2026年5月10日，建设单位云南太标数控机床有限公司在“高古楼”网站进行了本项目环境影响评价首次公示，公示时间为2026年5月10日至2026年5月23日，共计10个工作日；在信息公告期间，当地群众给予了广泛关注，未收到任何形式的反馈意见。
2026年7月15日，项目课题组根据分工进行各专题编写、汇总，提出污染防治对策并论证其可行性，得出项目建设的环境可行性结论，并形成了《数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目环境影响报告书（征求意见稿）》。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令  第4号）中第十条、第十一条规定：建设单位通过下列三种方式对了《数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目环境影响报告书（征求意见稿）》进行了公开：（1）于2026年7月15日在“高古楼”网站上发布了信息公开公告，且持续公开期限为10个工作日，公示期间时间：2026年7月15日-2026年7月29日；（2）于2026年7月16日及2026年7月24日在“玉溪日报”上刊登了两次征求意见信息公告，满足在征求意见的10个工作日内公开信息不得少于2次的要求；（3）2026年7月15日，建设单位云南太标数控机床有限公司在研和街道、秀溪社区以张贴告示的形式进行了信息公告，且持续公开期限为10个工作日，公示期间时间：2026年7月15日-2026年7月29日。信息公告介绍了项目基本情况、环境影响、预防与防治措施、评价结论、查阅环境影响报告书的方式、报告电子版文件链接地址、报告书查阅地址和期限、公众意见调查表、征求意见的范围、公众提出意见的方式和途径等有关内容。公示期间项目未收到任何形式的反馈意见。
2026年8月14日由云南肃和环保科技有限公司（评估公司）主持召开了《数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）技术评审会，并通过专家组的审查，形成了评审意见。
2026年8月15日至2026年9月3日，根据专家评审意见对报告书进行了补充完善及修改工作，期间，在2026年8月20日至2026年8月27日委托云南清源环境科技有限公司进行了TSP的现状补充监测，最终形成《数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目环境影响报告书》（报批稿），供建设单位上报审批。2026年9月4日至2026年9月17日，建设单位通过“玉溪高古楼”网站进行了报批前全本及公众参与说明公示。公示期间项目未收到任何形式的反馈意见。
[bookmark: _Toc7853][bookmark: _Toc25829]12.10总结论
项目建设符合国家产业政策和相关规划，选址和布局合理，公众参与结果表明周边单位和个人对项目建设均持支持态度。通过分析，项目采取的污染控制措施有效、可行、风险可控，在生产过程中中产生的污染物经环评提出针对性的治理措施后，对环境影响较小。项目在建设过程中，必须认真落实环评所提污染防治措施，只要严格按环评措施要求落实，保证治理设施正常运转，确保污染物达标排放的情况下，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能，项目建设从环境保护的角度分析是可行的。
[bookmark: _Toc20679][bookmark: _Toc22139]12.11要求及建议
（1）建设单位应认真落实各项环保措施，确保投产后各污染物全面达到国家和地方环保相关规定要求。
（2）各项环保设施应委托有资质单位进行设施、施工、调试，在项目投入试运行时，各项环保设施也应同步投入运行。
（3）为了能使各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，企业应建立健全的环境保护制度，设立专人负责环保工作的日常监督管理，同时加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。
（4）如项目规模、性质、选址、总图布置、生产工艺等情况有大的变动时，建设单位应及时向有关部门申报，必要时重新进行环境影响评价。
TVOC在土壤中的增量
有机物增加量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5.504	11.008	16.512	22.016	27.52	33.024	38.528	44.032	49.536	55.04	时间    单位：年

TVOC增量  单位：mg/kg



TVOC泄露预测
预测100天	0	10	20	30	40	50	60	70	82.4	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	129.110441394293	155.736919925891	100.55131286057	34.7496038840873	6.42803037270277	0.636461196267498	0.0337312076512546	0.000956880707277949	4.84612167730257e-6	1.18088460619495e-7	5.13725609293303e-10	1.1962471589937e-12	1.49099632029831e-15	9.94713867849311e-19	3.55210440783552e-22	6.78952233487937e-26	6.94638209903795e-30	3.80403115504419e-34	1.11505274274148e-38	1.74949499441669e-43	1.46925083766423e-48	预测365天	0	10	20	30	40	50	60	70	82.4	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	39.7776258295457	60.2009510747218	76.7719113561268	82.4965639946887	74.6971228573338	56.9910153644583	36.6389839319914	19.8479178947102	7.31665974031075	3.48466907337911	1.12937090167358	0.308422571180664	0.0709725189323192	0.0137615956114931	0.00224844294070781	0.000309549036369752	3.59096811090443e-5	3.51016997475823e-6	2.89120743569831e-7	2.0066187397193e-8	1.17350510156913e-9	预测1000天	0	10	20	30	40	50	60	70	82.4	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	6.74887366441397	10.7846694080252	16.1897062956679	22.8311453159515	30.2463533388965	37.6421949168548	44.0081844316029	48.3335350131557	49.7781247973469	48.3335350131557	44.0081844316029	37.6421949168548	30.2463533388965	22.8311453159515	16.1897062956679	10.7846694080252	6.74887366441397	3.96745815504305	2.19103848704178	1.13669579276191	0.553981285456287	预测3650天	0	10	20	30	40	50	60	70	82.4	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	250	300	350	400	450	271.145228290778	157.746278248428	11.4271020693736	0.103070153061451	0.000115757613523861	1.61877331973432e-8	2.81865771491263e-13	6.11108707868645e-19	3.20844186588797e-27	5.54536611012488e-33	2.3209503169427e-41	1.2095429465484e-50	7.84867908121588e-61	6.34149537368093e-72	6.37979343531645e-84	7.99174069710083e-97	1.24651061248023e-110	2.42086407609989e-125	5.8541609812451e-141	1.76270138203578e-157	6.60864858166863e-175	1.3124406321142e-275	0	0	0	0	距离（m）
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依据相关规定确定环境影响评价文件类型


1 研究相关技术文件和其他有关文件
2 进行初步工程分析
3�

1 环境影响识别和评价因子筛选
2 明确评价重点和环境保护目标
3 确定工作等级、评价范围和评价标准


制定工作方案


环境现状调查
监测与评价


建设项目
工程分析


1 各环境要素环境影响预测与评价
2 各专题环境影响分析与预测


1 提出环境保护措施，进行技术经济论证
2 给出污染物排放清单
3 给出建设项目环境影响评价结论


编制环境影响报告书（表）


第一阶段


第二阶段


第三阶段
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厂房局部改造


设备安装


噪声、固废、废气、废水
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土石方开挖


主体建筑及设备安装


装修


噪声、扬尘、土石方、水土流失
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玉溪基本站2025年风频玫瑰图
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玉溪基本站2025年风速玫瑰图
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玉溪基本站2025年污染系数玫瑰图
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