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中华人民共和国生态环境部制


 

项目由来
现代科学技术水平的提升带动了稀贵金属的需求，世界各国都在加大对贵金属的储存。在参与经济全球化进程及经济飞速发展中，中国基础工业和高新技术产业对铂族金属的需求十分旺盛，铂族金属原料及各种功能材料的进口量持续增加，已成为世界铂族金属消费大国。
云南弘盛铂业新材料科技有限公司于2021年12月30日落户云南省通海产业园区，是一家主营贵金属化合物生产、贵金属二次资源回收加工和贵金属医疗器械等业务的高新技术企业，公司占地50亩，概算总投资1.57亿元。云南弘盛铂业在全国开展运营，在昆明设有商务中心，在上海设有办事处，上下游客户群遍布全国，主要集中于长三角、珠三角、西安、湖南、山东等地。公司累计向市场投放100余种稀贵金属新材料产品，产品应用于电子信息、国防工业、新能源、石油化工、生物医药、电子信息等行业，其中标记显影环等多种产品打破国外技术垄断，实现了国产进口替代。
建设单位本着“生产一代、储备一代、研发一代”的技术开发和生产经营理念，以先进的生产技术谋求发展，适应国内外对稀贵金属产业化的要求，结合我国稀贵金属行业发展较好的行业背景、稀贵金属新材料等相关产品市场需求日益旺盛以及当前公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，大力推进稀贵金属新材料、合金材料的研发，为新时代云南省稀贵金属新材料产业集群发展定位目标作出贡献，参与并推动国家稀贵金属高端制造进程。
本项目利用公司已建成的研发中心、环保处理设施，新建稀贵金属功能材料技术创新及转化中心，进行稀贵金属分析检测活动。从国外购入贵金属（纯度99.95%），采取实验手段，进行稀贵金属材料的性能研究及稀贵金属合成的实验研究及实验参数获得，以便于获得用于生产的更科学、高效的新材料制造方法。
2024年8月委托浙江辉志环保科技有限公司编制了《稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目环境影响报告表》，并于2025年1月3日取得了玉溪市生态环境局通海分局出具的环评批复：关于云南弘盛铂业新材料科技有限公司稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目环境影响报告表的批复（通环审〔2025〕2号）。
取得环评批复后，云南弘盛铂业新材料科技有限公司于2025年3月开工建设，于2026年4月建设完成。
根据生态环境部办公厅“环办环评函〔2020〕688号”：污染影响类建设项目重大变动清单（试行），本项目与《稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目环境影响报告表》及通环审〔2025〕2号的对比如下：
表1    项目与“报告表”及通环审〔2025〕2号的对比一览表
	煤炭建设项目重大变动清单
	本项目
	“报告表”及通环审〔2025〕2号
	对比结果

	性质
	建设项目开发、使用功能发生变化的
	对样品进行实验，并研发出新产品
	对样品进行实验，并研发出新产品
	本项目与“报告表”及批复开发、使用功能一致，不存在重大变动

	规模
	生产、处置、储存能力增大30%及以上
	研发中心每年大概完成4500个样品的实验，每年研发出大约35个新产品
	研发中心每年大概完成4500个样品的实验，每年研发出大约35个新产品
	本项目与“报告表”生产能力一致，不存在重大变动

	
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	生产废水经收集后利用已有废酸处理系统处理后回用，不外排
	生产废水及废酸经过收集后利用本项目建设的废酸处理系统处理户回用，不外排
	本项目与“报告表”均无废水第一类污染物排放，不存在重大变动

	
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	项目位于达标区域，大气污染物主要包括颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃、氯化氢等
	项目位于达标区域，大气污染物主要包括颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃、氯化氢等
	生产规模未发生增大，污染物排放量未增加，不存在重大变动

	地点
	重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	项目位于云南省玉溪市通海县通海产业园区里山片区，位于云南弘盛铂业新材料科技有限公司厂区内
	项目位于云南省玉溪市通海县通海产业园区里山片区，位于云南弘盛铂业新材料科技有限公司厂区内
	地点未发生变化，不存在重大变动

	生产工艺
	新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	每年研发出35个新产品
	每年研发出35个新产品
	本项目较“报告表”产品数量一致，不存在重大变动

	
	物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	本项目物料运输采用汽车运输，稀贵金属原辅料采用袋装进行贮存，化学试剂原辅料采用瓶装进行贮存
	物料运输采用汽车运输，稀贵金属原辅料采用袋装进行贮存，化学试剂原辅料采用瓶装进行贮存
	本项目与“报告表”物料运输、装卸、贮存方式一致，不存在重大变动

	环境保护措施
	废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	项目新增建设一套废酸处理系统，用于处理项目产生的生产废水和废酸。
	废水经收集后进入厂区已建废酸处理系统进行处理
	本项目废气防治措施未发生变化，新增一套废酸处理系统处理生产废水和废酸，但不会导致第6条中所列情形之一或大气污染物无组织排放量增加，不存在重大变动

	
	新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	项目设置一个生活污水排放口，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网；不设置生产废水排放口。
	项目设置一个生活污水排放口，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网；不设置生产废水排放口。
	本项目与“报告表”排放方式一致，不存在重大变动

	
	新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	项目研发中心设置一根高15m的排气筒；实验室2设置一根高15m的排气筒
	项目研发中心设置一根高15m的排气筒；实验室2设置一根高15m的排气筒
	本项目未新增排放口，同时排放口高度与“报告表”一致，不存在重大变动

	
	噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	选用低噪声设备，设备布置于室内；对可能产生污染和泄漏下渗的场地进行防渗处理。对危险废物贮存库、试剂库等地面硬化并采取防渗措施
	选用低噪声设备，设备布置于室内；对可能产生污染和泄漏下渗的场地进行防渗处理。对危险废物贮存库、试剂库等地面硬化并采取防渗措施
	本项目与“报告表”噪声、土壤或地下水污染防治措施一致，不存在重大变动

	
	固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	研发、实验过程中产生的危险废物废酸经废酸处理系统处理后全部回用，不外排
	研发、实验过程中产生的危险废物废酸经收集后委托有资质的单位进行处置
	本项目生产过程中危险废物处置方式由“报告表”提出的委托有资质的单位处置改为自行利用处置。属于重大变动。

	
	事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	依托厂区已建的事故水池收集事故过程中产生的废水
	依托厂区已建的事故水池收集事故过程中产生的废水
	本项目与“报告表”事故废水暂存能力未发生变化，不存在重大变动。


根据《中华人民共和国生态环境法典》中的第一百零六条，建设项目的生态环境影响报告书、生态环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的生态环境影响报告书、生态环境影响报告表。从上表可以看出，本项目相较于《稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目环境影响报告表》，固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置，属于重大变动，因此，项目需重新报批生态环境影响报告。
项目为稀贵金属功能材料的研发与转化，由于在研发过程中会产生废酸，废酸属于危险废物，项目建设了一套废酸处理系统对废酸进行处理，废酸、废水经处理后全部回用，不外排。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，项目编制生态环境影响报告类别判定如下。
表2    建设项目环境影响评价分类管理名录
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	四十五、研究和试验发展

	98
	专业实验室、研发（试验）基地
	P3、P4生物安全实验室；转基因实验室
	其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）
	/

	四十七

	101
	危险废物（不含医疗废物）利用及处置
	危险废物利用及处置（产生单位内部回收再利用的除外；单纯收集、贮存的除外）
	其他
	


根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定：建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。因此，项目需编制生态环境影响报告表。受云南弘盛铂业新材料科技有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司成立项目工作小组，对项目周边环境状况进行了实地踏勘和调查，并对有关资料进行了系统分析，在此基础上，按照省、市、县有关环保主管部门和《建设项目环境影响评价技术导则》等技术规范的要求，编制完成了《稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目生态环境影响报告表（报批稿）》，供建设单位重新上报审批。
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[bookmark: _Toc23238]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目（重新报批）

	项目代码
	2407-530423-04-01-484285

	建设单位联系人
	禹增雄
	联系方式
	15023648903

	建设地点
	项目位于云南省玉溪市通海县通海产业园区里山片区，云南弘盛铂业新材料科技有限公司厂区内

	地理坐标
	（ 102 度 46 分 26.622 秒， 24度5分44.288秒）

	国民经济行业类别
	‌M7320工程和技术研究和试验发展；N7724危险废物治理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	47-101-危险废物（不含医疗废物）利用及处置-其他；45-98-专业实验室、研发（试验）基地-其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）

	建设性质

	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目申报情形

	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	通海县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2407-530423-04-01-484285

	总投资（万元）
	2680
	环保投资（万元）
	118.90

	环保投资占比（%）
	4.44%
	施工工期
	13个月

	是否开工建设

	否
√是： 项目于2025年3月开工建设，于2026年4月建设完成，因涉及重大变动，本次重新报批。
	用地（用海）
面积（m2）
	929.36

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中表1确定是否设置项目专项评价。
表1-1   专项评价设置原则表
	专项评价类别
	设置原则
	项目情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
	项目排放的废气不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此项目不设置大气专项评价。

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）新增废水直排的污水集中处理厂。
	本项目无工业废水排放。

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
	本项目涉及的危险物质储存量未超过临界量。

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	项目不涉及，因此项目不做生态环境专项评价。

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设。
	项目不属于海洋工程建设项目，因此，项目不做海洋专项评价。

	注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；
2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3、临界量及其计算方法可参照《建设项目环境风险评价技术原则》（HJ169）附录B、附录C。


综上所述，项目无需进行专项评价。

	规划情况
	1、规划名称：《云南省通海产业园区总体规划修编》（2021-2035）；
2、审批机关：玉溪市人民政府；
3、审查文件名称及文号：玉溪市人民政府关于云南通海产业园区总体规划修编（2021-2035年）的批复（玉政复〔2023〕6号）。

	规划环境影响
评价情况
	1、规划环评名称：《云南省通海产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》；
2、审查机关：玉溪市生态环境局；
3、审查文件名称及文号：玉溪市生态环境局关于《云南通海产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》审查意见的函（玉市环函〔2023〕25号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与园区总体规划的相符性分析
通海五金产业园区管理委员会于2022年委托云南省轻纺工业设计院编制了《云南通海产业园区总体规划修编（2021-2035）》，于2023年2月13日取得了《玉溪市人民政府关于云南通海产业园区总体规划修编（2021-2035年）的批复》（玉政复〔2023〕6号）。修编后的云南通海产业园区总体规划按照“一园五片区”的空间布局，总面积为2698.51公顷，里山片区：规划总用地面积为940.09公顷；芭蕉片区：规划总用地面积为127.43公顷；乌龙潭片区：规划总用地面积为142.08公顷；新庄片区：规划总用地面积为1038.8公顷；盘溪片区：规划总用地面积为450.11公顷。
片区定位：
规划里山片区以装备制造为主导产业，辅以金属冶炼加工制造、以产品研发和应用技术改造提升彩印包装、稀贵金属产业及其他消费品制造等传统产业，形成云南通海产业园区的核心片区。 
规划芭蕉片区以装备制造产业为主导产业，辅以金属冶炼加工及城市产业配套，形成云南通海产业园区的产业配套片区。 
规划乌龙潭片区以绿色食品加工和现代物流为主的绿色食品加工中心和商贸物流服务中心。 
规划新庄片区以装备制造为主导产业，辅以建材陶瓷产业和消费品制造业。 
规划盘溪片区重点发展基础磷化工，同步发展精细磷化工，形成产业链高度集成，具有产业特色和竞争优势的化工产业基地。
产业定位：
在现有产业发展基础上，结合产业发展趋势、资源优势、可建设空间、各级政府产业政策等，重点发展装备制造、金属冶炼加工制造、食品加工、食品药品彩印包装产业、陶瓷建材产业、绿色生物资源开发、稀贵金属产业、信息技术产业和磷化工产业等，同时积极利用区域条件，发展物流产业和外贸产业。通海县内里山片区、芭蕉片区和乌龙潭片区形成以装备制造为主导产业，金属冶炼加工制造和食品加工与消费品制造为辅助产业的发展模式；华宁县内新庄片区和盘溪片区形成以装备制造为主导产业，消费品制造和陶瓷建材制造与磷化工为辅助产业的发展模式。
本项目位于通海产业园区里山片区，规划里山片区为综合服务组团、传统产业组团、金属冶炼加工制造产业组团、装备制造组团和消费品制造组团等。本项目用地符合园区规划，符合土地利用规划要求，取得了云南通海产业园区管理委员会的入园同意证明；本项目属于稀贵金属产业，项目符合园区产业发展与布局规划要求，符合《云南通海产业园区总体规划修编（2021-2035）》。
[bookmark: _Hlk126768937]2、与《云南通海产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及其审查意见的相符性分析
[bookmark: _Hlk126768945]《云南通海产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》于2023年8月12日取得《玉溪市生态环境局关于云南通海产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书审查意见的函》（玉市环函〔2023〕25号），项目与《云南通海产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》符合性分析见表1-2、与审查意见符合性分析见表1-3。
表1-2   项目与园区规划环评相符性一览表
	环评及其审查意见提出的环保要求
	本项目
	相符性

	园区周边分布有秀山自然保护区等敏感区，区域生态环境敏感，周边纳污水体里山大沟、库南河、曲江水质均存在不同程度超标，水环境风险隐患大，对园区废水外排形成重大制约；规划区内分布有居民区，存在布局性环境风险。园区的芭蕉片区位于通海县柿花树集中式饮用水源地下水补给区，并属于岩溶发育区，地下水环境十分敏感。《规划》实施过程中应重点关注、解决好以上问题，根据《报告书》和审查意见进一步优化《规划》方案，强化各项环境保护对策与措施的落实，有效预防或减缓《规划》实施可能带来的不良环境影响。
	本项目产生的纯水制备排水、实验器皿洗涤废水、喷淋塔排水、真空机组排水、地面清洁废水经收集后进入预处理池进行预处理后进入废酸处理系统进行处理后回用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水，不外排；生活污水经化粪池预处理后排入园区市政管网，最终进入园区污水处理厂处理，对地表水环境影响小。
项目采用电为能源，产生的研磨工序粉尘设置集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放；研发中心有机废气经通风橱收集后引至屋顶经喷淋塔+活性炭吸附后由15m高排气筒（DA002）排放；稀贵金属新材料研发实验室2有机废气经通风橱收集后引至喷淋塔+活性炭吸附后由15m高排气筒（DA003）排放，对周围环境影响较小。
项目位于里山片区，场地及其附近无大面积软土、冲沟、滑坡、泥石流、岩溶、地下采空区等不良地质作用存在，场地现状较稳定。
	符合

	（1）按照《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号）要求，园区应该大力发展战略性新兴产业，加快传统产业绿色低碳改造。园区钢铁、水泥等产业严格执行产能置换，严禁新增产能。
（2）进一步优化产业布局，引导“两高”产业向下游产业链转移，促进园区向绿色低碳方向发展。现有“两高”企业应从原燃料清洁替代、节能降耗技术、余热余能利用、清洁运输方式等方面提出针对性的降碳措施与污染控制要求。
（3）本次评价建议片区内现有村庄逐步搬迁，降低片区发展对其产生的影响。
（4）由于现阶段正在划定通海县集中式饮用水源--隧道井保护区范围，本次评价要求园区管委会实时关注其划定保护范围，若涉及芭蕉片区规划范围即对根据保护区范围对芭蕉片区范围进行调整，同时要求保护区范围内现有企业维持现状发展，适时搬迁。
	项目位于里山片区，项目利用研发中心大楼和稀贵金属新材料研发实验室2建设实验室、研发室等，为稀贵金属材料研发项目，不涉及新增产能。
	符合

	（1）《云南通海产业园区总体规划修编（2021~2035）》中乌龙潭片区规划布设消费品制造和食品加工2种产业，为充分保障食品生产卫生，本次评价建议通海产业园区将消费品制造产业集中布置于里山片区消费品制造组团。
（2）新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建、扩建（转型升级）的“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。“两高”项目鼓励使用清洁燃料。
	项目位于里山片区，使用电为能源。项目利用研发中心大楼和稀贵金属新材料研发实验室2建设实验室、研发室等，不属于“两高”项目。
	符合

	（1）由于云南通海产业园区现状无地表水环境容量，为改善各片区所在区域地表水环境质量，通海县人民政府已开展《曲江流域通海县重点村落污水收集处理工程》建设工作，该项工程能够有效改善曲江流域水环境质量，为通海产业园区后续发展提供支撑。同时，为改善园区所在流域水环境质量，本次评价建议当地政府尽快开展“曲江流域区域削减方案”编制工作。
[bookmark: _Toc17038]（2）加快园区雨水管网的建设，进一步实现园区雨污分流。
（3）健全资源循环利用体系。完善废旧物资回收网络，推行“互联网+”回收 模式，实现再生资源应收尽收。
（4）推进园区生活垃圾分类，加快建立覆盖全园区的生活垃圾收运处置体系，全面实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理，确保生活垃圾合理妥善处置。
（5）本次规划未进行能源规划，本次评价要求《云南通海产业园区总体规划修编（2021~2035）》结合各个片区现状已建燃气管道补充园区燃气规划。
（6）本次评价建议乌龙潭片区建设集中供热项目，为片区食品加工企业入驻提供基础条件。
	本项目产生的纯水制备排水、实验器皿洗涤废水、喷淋塔排水、真空机组排水、地面清洁废水经收集后进入预处理池进行预处理后进入废酸处理系统进行处理后回用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水，不外排；生活污水经化粪池预处理后排入园区市政管网，最终进入园区污水处理厂处理。
废酸处理系统结晶盐、预处理池沉降物后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控，如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置；边角料、金属碎屑统一收集后，外售回收单位；废包装材料经收集后外售给物资回收单位；废反渗透膜和废滤芯由更换厂家回收处置；化粪池污泥和生活垃圾委托环卫部门进行处置；布袋除尘灰收集后回用于实验工段；实验过滤渣及废滤纸、废试剂经收集后暂存于厂区已有的危险废物贮存库，并委托有资质单位定期收运处理；废活性炭由更换厂家带走处置；废酸采用废液桶进行收集后采用氢氧化钠进行中和处理，定期运至项目建设的废酸处理系统进行处理，经处理后用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水。固体废物处置率100%。
	符合

	《规划》范围内的一般生态空间等敏感区域，严格进行保护，原则上不得进行开发建设；芭蕉片区位于通海县柿花树集中式饮用水源地下水补给区，建议整体调出园区规划范围。加强对各片区内及周边集中居住区等生活空间防护，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	本项目选址为里山片区，不涉及一般生态空间、芭蕉片区及柿花树饮用水源地下水补给区，不新增生态开发。项目完善各项污染治理与风险防范措施，落实人居空间防护要求，产业布局与生态保护、人居环境安全相协调，符合规划管控要求。
	/


表1-3    项目与审查意见的相符性分析对照表
	审查意见
	本项目情况
	相符性

	（一）加强《规划》引导，坚持绿色低碳高质量发展理念，结合生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与国土空间规划和“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）生态环境分区管控体系的协调衔接，产业园区应与通海县“三区三线”充分衔接，符合“三区三线”规划管控要求。按国家生态工业示范园区标准推进《规划》实施，进一步优化《规划》的布局和发展规模。
	根据通海县自然资源局出具的“三区三线”查询结果，项目选址不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，全部位于城镇开发边界内，符合通海县“三区三线”规划管控要求。
	符合

	（二）严格控制产业发展规模，合理安排开发时序。根据资源环境禀赋条件、产业政策、能源双控、环境容量等要求，审慎论证园区产业布局，科学确定芭蕉片区产业布局；实施“雨污分流”，加强建设初期雨水收集处理系统，加强园区企业废水的梯级利用，区域水环境质量未达到水质目标前，除城镇污水处理厂入河排污口外，不再新设、改设或者扩大排污口，结合水污染防治方案等实施相应的水环境质量改善工程，切实削减COD、氨氮等污染物，配合通海县相关政府部门，加强里山大沟、库南河、曲江等河道的水环境综合整治与生态修复工程，切实改善地表水环境质量。
	项目厂区实施“雨污分流”，项目产生的纯水制备排水、实验器皿洗涤废水、喷淋塔排水、真空机组排水、地面清洁废水经收集后进入预处理池进行预处理后进入废酸处理系统进行处理后回用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水，不外排；生活污水经化粪池预处理后排入园区市政管网，最终进入园区污水处理厂处理，对周围环境的影响较小。
	符合

	（三）进一步优化园区空间布局，加强空间管控，加大对环境敏感区的保护力度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。《规划》范围内的一般生态空间等敏感区域，严格进行保护，原则上不得进行开发建设；芭蕉片区位于通海县柿花树集中式饮用水源地下水补给区，建议整体调出园区规划范围。加强对各片区内及周边集中居住区等生活空间防护，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	项目选址不涉及一般生态空间等敏感区域，、芭蕉片区及柿花树饮用水源地下水补给区。项目完善各项污染治理与风险防范措施，落实人居空间防护要求，产业布局与生态保护、人居环境安全相协调，符合规划管控要求。
	符合

	（四）强化污染物排放总量管控。根据国家和云南省污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，落实园区污染减排措施和要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，促进产业发展与生态环境保护相协调，“两高”项目实行主要污染物区域削减替代。
	项目为实验研发项目，不属于“两高”项目，项目产生的研磨工序粉尘设置集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放；研发中心有机废气经通风橱收集后引至屋顶经喷淋塔+活性炭吸附后由15m高排气筒（DA002）排放；稀贵金属新材料研发实验室2有机废气经通风橱收集后引至喷淋塔+活性炭吸附后由15m高排气筒（DA003）排放，对周围环境影响较小。
	符合

	（五）严守环境质量底线，严格片区环境管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序；入园企业采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生，在技术经济可行的条件下，应采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等污染物的减排工作，结合区域大气污染防治要求，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域大气环境质量改善。
高度重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理，实施“雨污分流”，加快各片区污水管网、回用管网的建设，结合区域的建设时序适时建设污水处理厂、再生水处理设施，确保受纳水体水质满足环境功能要求。
园区产业布局和项目建设时应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及溶岩发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水环境安全；严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。入园企业产生的危险废物按照规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用。
根据国家和地方碳达峰碳中和行动方案和节能减排工作要求，积极开展园区减污降碳协同管控，推广园区能源梯级利用等节能低碳技术，实现减污降碳协同增效目标。
	项目产生的研磨工序粉尘设置集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放；研发中心有机废气经通风橱收集后引至屋顶经喷淋塔+活性炭吸附后由15m高排气筒（DA002）排放；稀贵金属新材料研发实验室2有机废气经通风橱收集后引至喷淋塔+活性炭吸附后由15m高排气筒（DA003）排放。
项目实行“雨污分流”，项目产生的纯水制备排水、实验器皿洗涤废水、喷淋塔排水、真空机组排水、地面清洁废水经收集后进入预处理池进行预处理后进入废酸处理系统进行处理后回用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水，不外排；生活污水经化粪池预处理后排入园区市政管网，最终进入园区污水处理厂处理。
项目选址不涉及泉域保护范围、岩溶强发育存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。
	符合

	（六）严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平；推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平；园区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境准入要求，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。
	本项目达到清洁生产国内先进水平，符合产业政策，符合该片区的产业布局和发展方向，符合生态环境准入要求。
	符合

	（七）建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜；强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。
	项目已加强环境风险评价分析，提出环境风险应急与防范措施，后续将按要求编制应急预案，并送至当地环保部门备案。同时在项目运营过程中，严格按照风险应急预案的要求做好相关预防工作，并做好相应应急准备工作
	符合


综上，本项目的建设符合《云南通海产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及其审查意见要求。

	其他符合性分析
	1、与《中华人民共和国生态环境法典》的符合性分析
《中华人民共和国生态环境法典》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会第四次会议于2026年3月12日通过，现予公布，自2026年8月15日起施行。本项目与其符合性分析如下：
表1-3   与《中华人民共和国生态环境法典》的符合性分析
	序号
	条例内容
	本项目内容
	符合性

	1
	污染防治
	第一分编 通则

	第一百五十条 排放污染物的单位和个人，应当采取有效措施，防治在生产、生活和其他活动中产生的大气污染、水污染、海洋污染、土壤污染、固体废物污染、噪声污染、放射性污染，以及化学物质污染、电磁辐射污染、光污染等环境污染。
	本项目产生的纯水制备排水、实验器皿洗涤废水、喷淋塔排水、真空机组排水、地面清洁废水经收集后进入预处理池进行预处理后进入废酸处理系统进行处理后回用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水，不外排；生活污水经化粪池预处理后排入园区市政管网，最终进入园区污水处理厂处理；项目研磨粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器进行处理，与研发中心产生的非甲烷总烃、氯化氢和氮氧化物经收集后进入碱性喷淋塔+活性炭吸附装置进行处置后经15m高的排气筒（DA002）进行排放；实验室2产生的非甲烷总烃、氯化氢经收集后进入碱性喷淋塔+活性炭吸附装置进行处置后经15m高的排气筒（DA003）进行排放。废水处理系统产生的结晶盐和预处理池沉降物后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控。如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置；边角料、金属碎屑统一收集后，外售回收单位；废包装材料经收集后外售给物资回收单位；废反渗透膜和废滤芯由更换厂家回收处置；化粪池污泥定期委托环卫部门清掏；布袋除尘灰收集后回用于实验工段；生活垃圾经垃圾箱收集后，由环卫部门清运处置；实验室废液（废酸）采用废液桶进行收集后采用氢氧化钠进行中和处理，定期运至项目建设的废酸处理系统进行处理，经处理后用作喷淋塔补充水、真空机组用水、地面清洁用水和厂区绿化用水，固体废弃物进行分类收集处置，处置率达100%，均能得到妥善处置。
	符合

	2
	
	
	第一百五十一条 排放污染物，应当符合污染物排放标准、重点污染物排放总量控制指标、排污许可管理和有关法律、法规、规章的要求。
	项目排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放浓度限值；废水经处理后全部回用，不外排；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。
	符合

	3
	
	
	第一百六十四条 禁止通过暗管、渗井、渗坑、灌注、裂隙、溶洞、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式排放污染物。
禁止向江河湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物和其他污染物。
	项目不涉及利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的行为。
	符合

	4
	
	第二分编 大气污染防治
	第一百八十九条 防治大气污染，应当以改善大气环境质量为目标，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构、交通运输结构。
防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、非道路移动机械、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。
	本项目为实验研发项目，项目运营过程中废气主要为研发中心废气和实验室2产生的废气，项目研磨粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器进行处理，与研发中心产生的非甲烷总烃、氯化氢和氮氧化物经收集后进入碱性喷淋塔+活性炭吸附装置进行处置后经15m高的排气筒（DA002）进行排放；实验室2产生的非甲烷总烃、氯化氢经收集后进入碱性喷淋塔+活性炭吸附装置进行处置后经15m高的排气筒（DA003）进行排放。
	符合

	5
	
	
	第二百一十一条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
	项目不属于钢铁、建材、有色金属、石油、化工项目，项目生产过程中产生的废气主要为研发中心废气和实验室2产生的废气，项目研磨粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器进行处理，与研发中心产生的非甲烷总烃、氯化氢和氮氧化物经收集后进入碱性喷淋塔+活性炭吸附装置进行处置后经15m高的排气筒（DA002）进行排放；实验室2产生的非甲烷总烃、氯化氢经收集后进入碱性喷淋塔+活性炭吸附装置进行处置后经15m高的排气筒（DA003）进行排放。
	符合

	6
	
	
	第二百一十四条 生产、使用含挥发性有机物的原辅材料和产品，应当按照国家规定，在密闭空间、设备中进行并安装、使用污染防治设施，或者采取有效措施减少废气排放。
	项目研发中心和实验室2各设置一套“碱性喷淋塔+活性炭”吸附装置对挥发性有机物进行处置，后分别经15m高的排气筒进行排放。
	符合

	7
	
	
	第二百一十七条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采企业和其他工业生产企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。
工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
	本项目为实验研发项目（含危险废物利用与处置），产生的废气主要为研发中心废气和实验室2产生的废气，项目研磨粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器进行处理，与研发中心产生的非甲烷总烃、氯化氢和氮氧化物经收集后进入碱性喷淋塔+活性炭吸附装置进行处置后经15m高的排气筒（DA002）进行排放；实验室2产生的非甲烷总烃、氯化氢经收集后进入碱性喷淋塔+活性炭吸附装置进行处置后经15m高的排气筒（DA003）进行排放。
	符合

	8
	
	
	第二百四十条 建设单位应当将扬尘污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。
从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位，应当报负有扬尘污染防治监督管理职责的部门备案。
施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。工程渣土等建筑垃圾、建筑土方应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土等建筑垃圾应当进行资源化处理。
施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、监督管理部门等信息。
暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。
	本项目为实验研发项目（含危险废物利用与处置），项目主体工程等均已建成，后续将进行事故池等环保设施的施工，施工过程中工作人员生活污水经化粪池处理后排入园区市政污水管网；建筑垃圾运至通海县城建部门指定的建筑垃圾堆放场进行堆放，禁止随意倾倒；生活垃圾经垃圾桶统一收集后委托环卫部门进行清运处置。
施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、监督管理部门等信息。

	符合

	9
	
	第三分编 水污染防治
	第二百七十九条 禁止向水体排放油类、酸液、碱液、剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆和容器。
禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。
	项目废酸经项目建设的废酸处理系统处理后全部回用，不外排，禁止向水体进行排放。
	符合

	10
	
	
	第二百八十二条 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。
禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。
存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。
	本环评要求后续企业禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。
	符合

	11
	
	
	第二百八十六条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
	项目所在地不属于泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。
	符合

	12
	
	
	第二百九十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，防止渗漏、流失，不得稀释排放。
工业园区等区域应当配套建设相应的污水集中处理设施，按照规定安装自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。
向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后，方可排放。
	项目生产废水经废酸处理系统处理后全部回用，不外排；生活污水经化粪池处理后进入园区市政管网最终进入园区污水处理厂进行处理。
	符合

	13
	
	第五分编 土壤污染防治
	第四百一十二条 生产、贮存、运输、使用、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。
	项目废酸处理系统结晶盐、预处理池沉降物后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控，如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置；实验室过滤渣及废滤纸、废试剂进入公司已建的危险废物贮存库进行暂存，定期委托有资质的单位进行处置；废酸进入项目建设的废酸处理系统进行处理后回用，不外排，收集、贮存及储存过程须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
	符合

	14
	
	
	第四百二十二条 禁止向耕地、林地、草地等农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
	严格按此要求执行。
	符合

	15
	
	第六分编 固体废物污染防治
	第四百六十六条 固体废物污染防治坚持减量化、资源化和无害化的原则，加强产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程管控。
	项目废酸处理系统结晶盐、预处理池沉降物后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控，如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置；实验室过滤渣及废滤纸、废试剂进入公司已建的危险废物贮存库进行暂存，定期委托有资质的单位进行处置；废酸进入项目建设的废酸处理系统进行处理后回用，不外排，收集、贮存及储存过程须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
	符合

	16
	
	
	第四百六十七条 国家采取有效措施加强固体废物综合治理，推进城乡固体废物源头减量和资源化充分利用，最大限度降低固体废物填埋量。
任何单位和个人都应当采取有效措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。
	项目废酸处理系统结晶盐、预处理池沉降物后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控，如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置；实验室过滤渣及废滤纸、废试剂、废活性炭进入公司已建的危险废物贮存库进行暂存，定期委托有资质的单位进行处置；废酸进入项目建设的废酸处理系统进行处理后回用，不外排；生活垃圾经统一收集后委托环卫部门统一处置；合金研发边角料、金属碎屑经收集后外售回收单位；废包装材料经收集后外售给物资回收单位；废反渗透膜和废滤芯经更换后由厂家回收处置；化粪池污泥定期委托环卫部门清掏；布袋除尘器收尘灰经收集后回用于实验工段。不得混堆混放。
	符合

	17
	
	
	第四百六十八条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取有效措施，防止或者减少固体废物污染，对所造成的污染依法承担责任。
贮存固体废物，是指将固体废物临时置于特定设施或者场所中的活动。
利用固体废物，是指将固体废物直接作为替代原材料或者燃料使用、从固体废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动。
处置固体废物，是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险成分的活动，或者将固体废物最终置于符合生态环境保护规定要求的填埋场的活动。
	项目废酸处理系统结晶盐、预处理池沉降物后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控，如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置；实验室过滤渣及废滤纸、废试剂、废活性炭进入公司已建的危险废物贮存库进行暂存，定期委托有资质的单位进行处置；废酸进入项目建设的废酸处理系统进行处理后回用，不外排；生活垃圾经统一收集后委托环卫部门统一处置；合金研发边角料、金属碎屑经收集后外售回收单位；废包装材料经收集后外售给物资回收单位；废反渗透膜和废滤芯经更换后由厂家回收处置；化粪池污泥定期委托环卫部门清掏；布袋除尘器收尘灰经收集后回用于实验工段。
	符合

	18
	
	
	第四百七十五条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧固体废物。
	项目废酸处理系统结晶盐、预处理池沉降物后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控，如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置；实验室过滤渣及废滤纸、废试剂、废活性炭进入公司已建的危险废物贮存库进行暂存，定期委托有资质的单位进行处置；废酸进入项目建设的废酸处理系统进行处理后回用，不外排；生活垃圾经统一收集后委托环卫部门统一处置；合金研发边角料、金属碎屑经收集后外售回收单位；废包装材料经收集后外售给物资回收单位；废反渗透膜和废滤芯经更换后由厂家回收处置；化粪池污泥定期委托环卫部门清掏；布袋除尘器收尘灰经收集后回用于实验工段。
	符合

	19
	
	
	第四百八十九条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染的措施。
禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	项目须建立健全的工业固体废物管理台账；项目废酸处理系统结晶盐、预处理池沉降物后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控，如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置；实验室过滤渣及废滤纸、废试剂、废活性炭进入公司已建的危险废物贮存库进行暂存，定期委托有资质的单位进行处置；废酸进入项目建设的废酸处理系统进行处理后回用，不外排；生活垃圾经统一收集后委托环卫部门统一处置；合金研发边角料、金属碎屑经收集后外售回收单位；废包装材料经收集后外售给物资回收单位；废反渗透膜和废滤芯经更换后由厂家回收处置；化粪池污泥定期委托环卫部门清掏；布袋除尘器收尘灰经收集后回用于实验工段。
	符合

	20
	
	
	第四百九十条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照法律法规规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。
	项目委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
	符合

	21
	
	
	第四百九十一条 实行排污许可管理的产生工业固体废物的单位的排污许可证中应当记载工业固体废物的贮存、利用、处置要求等信息。
	企业已取得排污许可证，证书编号：91530423MA7G3CM70L001Q，项目建成后将及时变更排污许可证，并执行相关的排污许可管理制度。
	符合

	22
	
	
	第四百九十二条 产生工业固体废物的单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施。
	本报告要求企业应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施。
	符合

	23
	
	
	第五百零六条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。
任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧生活垃圾。
机关、事业单位等应当在生活垃圾分类工作中起示范带头作用。
已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。
	项目经垃圾箱收集后委托环卫部门进行清运处置。
	符合

	24
	
	
	第五百三十一条 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。
	企业危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所应严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置识别标志。
	符合

	25
	
	
	第五百三十二条 产生危险废物的单位，应当按照国家规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。
	公司应当按照国家规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。
	符合

	26
	
	
	第五百三十三条 产生危险废物的单位，应当按照国家规定和生态环境保护标准的要求贮存、利用、处置危险废物。
任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧危险废物。
	企业危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并按要求委托有资质的单位进行处置，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧危险废物。
	符合

	27
	
	第七分编 噪声污染防治
	第五百六十五条 工业企业选址应当符合国土空间规划以及相关规划要求，县级以上地方人民政府应当按照规划要求优化工业企业布局，防止工业噪声污染。
	项目为实验研发项目，项目选址符合国土空间规划及相关规划。
	符合

	28
	
	
	第五百六十六条 在噪声敏感建筑物集中区域，禁止新建排放噪声的工业企业，改建、扩建工业企业的，应当采取有效措施防止工业噪声污染。
	项目所在区域不属于噪声敏感建筑物集中区域，且根据预测项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
	符合

	29
	
	
	第五百六十七条 排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声。
	根据预测，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
	符合

	30
	
	
	第五百六十九条 建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。
施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。
	施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。
	符合

	31
	
	
	第五百七十条 在噪声敏感建筑物集中区域施工作业或者因施工作业可能造成严重污染的，应当优先使用低噪声施工工艺和设备。
	企业应使用低噪声施工工艺和设备。
	符合


根据上表的分析可以看出，本项目符合《中华人民共和国生态环境法典》中的相关要求。
2、产业政策符合性分析 
对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类：三十一、科技服务业5、分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务”和“鼓励类：四十二、环境保护与资源节约综合利用、6、危险废物处置”。目前项目已取得通海县发展和改革局投资项目备案证，项目代码为：2407-530423-04-01-484285。
故本项目的建设符合国家现行的相关政策。
3、与《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号）和《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（通海县）的通知》符合性分析
2024年7月6日，玉溪市生态环境局发布了《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号）。2026年1月6日玉溪市人民政府印发了《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（通海县）的通知》（以下简称《通知》）。
玉溪市通过划分区域的环境管控单元，提出分区管控要求，进行构建生态环境分区体系。玉溪市划分优先保护、重点管控、一般管控三大类，共83个生态环境管控单元。
①优先保护单元。共27个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在哀牢山、红河（元江）干热河谷、珠江上游及滇东南喀斯特地带、高原湖泊湖区及流域水源涵养区等生态功能重要、生态环境敏感区域。
②重点管控单元。共47个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感区等，主要分布在“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）坝区、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。
③一般管控单元。共9个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。
本项目位于云南通海产业园区里山片区，本次评价在《云南省生态环境分区管控公共服务查询平台》对项目用地范围进行了查询，经查询，项目涉及管控单元如下表所示。
表1-5   项目用地范围涉及的管控单元及编码
	序号
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类型

	1
	ZH53042320001
	通海县产业园区重点管控单元
	重点管控单元


[image: IMG_256]
图1   生态环境分区管控查询结果
本项目与“分区管控”相关要求相符性分析详见下表。
表1-6  与玉溪市分区管控符合性分析
	序号
	要求
	项目情况
	符合性

	一、生态保护红线和一般生态空间

	1
	执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。
	[bookmark: _Toc70][bookmark: _Toc128948146][bookmark: _Toc19719][bookmark: _Toc26230][bookmark: _Toc8786]本项目位于云南通海产业园区里山片区，利用已建厂房建设，不新增用地，根据三区三线查询结果可知，不涉及占用生态红线和一般生态空间。
	符合

	二、环境质量底线

	1
	水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到Ⅴ类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣V类水体。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。
	项目区最近的地表水体为南侧约600m处的里山大沟，里山大沟由北向南汇入库南河，库南河在高大乡由东北向南汇入曲江，曲江最终汇入南盘江。根据云南省水利厅制定的《云南省水功能区划（2014年修订）》（云政复〔2014〕27号），所在河段2020年水质目标为Ⅲ类，规划水平年2030年水质目标为Ⅲ类。因此里山大沟地表水环境质量参照曲江河水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据2026年7月里山大沟监测数据，里山大沟现状水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，超标因子包括化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷。超标原因主要为农业面源污染和城镇生活污水排放所致。项目不在杞麓湖流域范围内。
	符合

	2
	大气环境质量底线。到2025年，全市环境空气质量稳中向好，中心城区城市空气质量优良天数比率保持稳定，主要污染物排放量达到国家和省级污染物总量控制要求，单位GDP二氧化碳排放控制在省下达指标内。到2035年，全市环境空气质量持续保持优良，实现稳中向好，主要污染物排放总量和二氧化碳排放量持续减少。
	根据2024年通海县自动监测站监测数据可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO六项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2026）中的过渡阶段二级标准，项目所在区域为达标区；2026年7月对项目区下风向的监测可知，氮氧化物监测值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级标准限值；HCl和TVOC监测值可满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。经分析，项目产生的大气污染物经采取积极有效的污染控制措施后，能达标排放，且排放量小，对区域环境空气质量的影响很小，不影响区域环境空气质量改善的目标要求。
	符合

	3
	土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，土壤环境风险得到全面管控。
	运营期废气达标排放，危险废物妥善处理，固废均得到合理处置。采取措施后项目建成后对区域土壤环境质量产生影响较小，土壤环境风险较低。
	符合

	三、资源利用上线

	1
	强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度控制目标。
	本项目用水来自园区自来水管网，用水主要为办公生活用水、纯水制备用水、实验器皿洗涤用水等，不会突破水资源利用上线。本项目不占用基本农田和耕地，符合当地规划要求，符合土地资源利用上线求。
	符合

	四、玉溪市生态环境分区管控总体要求

	空间布局约束
	1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。
2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。
3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。
5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
	1、本项目为实验研发项目，根据，项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》中行业要求，为鼓励类项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，不涉及钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策。
2、项目位于云南通海产业园区里山片区，生产废水包括纯水制备废水、样品检测尾液、实验器皿洗涤废水、喷淋塔废水、真空机组排水、地面清洁废水，经处理后全部回用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区市政污水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理。
3、本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业，不涉及国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，不属于“两高”项目。
4、本项目位于云南通海产业园区里山片区，项目不在杞麓湖流域范围内，所在地不属于杞麓湖径流区，不属于高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。
5、项目落实云南省碳达峰碳中和相关要求，走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
	符合

	污染物排放管控
	1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。
3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。
4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。
5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。
6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品等。
7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。
8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。
	1、项目为实验研发项目，不属于重点行业。
2、项目不在杞麓湖流域范围内，所在地不属于杞麓湖径流区。项目生产废水经处理后全部回用，不外排，生活污水经化粪池预处理后经园区污水管网排入园区污水处理厂处理。
3、项目区不涉及城乡饮用水水源地。
4-5、本项目产生的大气污染物为颗粒物、HCl、氮氧化物、非甲烷总烃，经采取积极有效的污染控制措施后，能达标排放，且排放量小，对区域环境空气质量的影响很小，不影响区域环境空气质量改善的目标要求。
6、项目不涉及。
7、项目固废100%处置。
	符合

	环境风险防控
	1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
	项目建成投产后及时对应急预案进行修编，并到生态环境部门备案，定期进行应急演练。
	符合

	资源开发效率
	1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。
2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。
3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。
4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。
5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。
6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
	1、本项目不涉及新增用地，能源消耗主要为电能和水，能源消耗不大，不涉及矿产资源的使用。
2、项目用水量不高，不属于高耗水企业。
3、项目不涉及新增占地，不涉及耕地。
4-5、项目不涉及二氧化碳排放，不涉及使用高污染燃料。
6、项目不涉及高效节水灌溉工程。
	符合

	五、生态环境准入清单（通海县产业园区重点管控单元）

	空间布局约束
	1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区。园区钢铁、水泥等产业严格执行产能置换，严禁新增产能。
2.在受纳水体未达标前，各片区不得入驻废水排放量大的产业。
3.里山片区重污染产业远离居民集中区布局。
4.开发建设活动必须符合《云南省杞麓湖保护条例》要求。
	1.项目位于云南通海产业园区里山片区，符合园区规划；本项目行业分类属于“M7320工程和技术研究和试验发展”行业，不生产落后产品，不使用淘汰类生产设备，符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求。
2.本项目生产废水经处理后全部循环使用，不外排。生活污水经化粪池预处理后经园区污水管网排入园区污水处理厂处理。
3.本项目不属于重污染企业，选址位于工业园区内，离通海县城区和居民集中区较远；
4.本项目不在杞麓湖径流区，不违反《云南省杞麓湖保护条例》等有关规定。
	符合

	污染物排放管控
	1.现有“两高”企业应从原燃料清洁替代、节能降耗技术、余热余能利用、清洁运输方式等方面提出针对性的降碳措施与污染控制要求。新建“两高”项目依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建、扩建（转型升级）的“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
2.加快园区雨水管网的建设，实现园区雨污分流，加快建设里山片区工业用水蓄水池并配套中水回用管网。
3.里山、芭蕉片区生产废水企业处理达标后回用，不外排，生活污水由片区配套污水处理设施处理达标后回用，不外排；生活污水由片区配套污水处理设施处理达标后用作绿化及交通设施用水，不外排；乌龙潭片区统一设置废水排放口，入驻食品加工企业生产废水企业处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923）后进入工业用水蓄水池用作里山片区入驻企业工业补水。
4.使用电能、天然气、生物质燃料等清洁能源为主要能源，逐步降低煤炭等高污染燃料的使用；乌龙潭片区建设集中供热项目，为片区食品加工企业提供能源供应。
5.不良地质条件区域重点做好地下水污染防治和监控。
	1.项目建成后能源消耗量较小，不属于“两高”企业；
2.项目区雨水沟已接入园区雨水管网，厂区雨水经沟/管收集后排入园区雨水管网；
3.本项目所在工业园区已建设完成污水处理厂，生活污水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，并满足氨氮、总磷指标符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962—2015）表1（B）级标准。
4.项目运营期使用电能，属于清洁能源；
5.本项目不涉及不良地质条件区域，但按分区防渗原则做好了地下水污染防治。
	符合

	环境风险防控
	1.靠近城区居民分布密集区周边区域不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。
2.注重危险化学品的贮存和风险防范，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。
3.对于进驻园区项目在选址布局时要充分考虑卫生防护距离和安全防护距离的要求。及时完成重污染企业周边环境防护距离内居民的搬迁工作。
4.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。
	1.本项目距离通海县城区居民区较远。
2.项目不涉及。
3.本项目不新增土地，不设置大气环境防护距离。
4.本项目建设完成后，及时对突发环境事件应急预案进行修编。
	符合

	资源开发效率要求
	企业工业水循环利用率必须大于80%，中水回用率指标为100%。
	本项目生产废水处理后全部循环使用，不外排。
	符合


根据分析，本项目符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号）和《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（通海县）的通知》的要求。
4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）的相符性分析
推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目与长江经济带负面清单的符合性分析如表1-7所示。
表1-7   项目与“长江经济带发展负面清单”符合性分析
	序号
	管控要求
	本项目相关情况
	符合性分析结果

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目不涉及码头和过长江通道。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区的岸线、河段范围。
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目所在区域不涉及饮用水源保护区的岸线、河段范围。
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目所在区域不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围。
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目所在区域不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。
	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目所在区域不涉及长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	符合

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目运营期间不涉及生产性捕捞。
	符合

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不属于化工项目，不属于在长江干流及主要支流岸线1公里范围内布局新建的化工项目。
	符合

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目不涉及石化、现代煤化工等项目。
	符合

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，不属于不符合要求的高耗能高排放项目。
	符合


*根据文件的注释第6条：合规园区指已列入《中国开发区审核公告目录》或由省级人民政府批准设立、审核认定的园区。
综上所述，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）管控要求。
5、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相符性分析
本项目与云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）符合性分析如表1-8所示。
表1-8  项目与“云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则”符合性分析
	序号
	管控要求
	本项目相关情况
	符合性分析结果

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	本项目不涉及码头
	符合

	2
	禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。
	本项目所在区域不涉及生态保护红线、自然保护地范围。
	符合

	3
	禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止任何人进入自然保护区的核心区；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；自然保护区核心区，严禁任何生产经营活动；新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区；禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。
	本项目所在区域不涉及自然保护区。
	符合

	4
	禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；禁止在风景名胜区从事与风景名胜资源无关的生产建设活动；风景名胜区内的水源、水体应当严加保护，禁止污染水源、水体，禁止擅自围、填、堵塞水面和围湖造田等；禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。
	本项目所在区域不涉及风景名胜区。
	符合

	5
	禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园内开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道；滥采滥捕野生动植物，引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生等破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。
	本项目所在区域不涉及国家湿地公园。
	符合

	6
	禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。
	本项目所在区域不涉及饮用水源保护区。
	符合

	7
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。除国家明确支持的重大建设项目、军事国防类项目、交通类项目、能源类项目、水利类项目、国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门支持和认可的交通、能源、水利等基础设施项目外，禁止在永久基本农田范围内投资建设项目。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需在可行性研究阶段，对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，报自然资源部用地预审，依法依规办理农用地转用和土地征收，按法定程序修改相应的国土空间规划用途。
	本项目不涉及长江流域河湖岸线
	符合

	8
	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口”外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程。
	本项目不涉及长江流域《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。
	符合

	9
	禁止在金沙江、赤水河、乌江河等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。
	本项目不涉及在金沙江、赤水河、乌江河等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	符合

	10
	禁止在金沙江、长江一级支流（详见附件1）岸线边界一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。
	本项目不属于化工项目，不属于在长江干流及主要支流岸线1公里范围内布局新建的化工项目。
	符合

	11
	禁止在金沙江干流岸线3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
	符合

	12
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。
	项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	13
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。
	本项目不涉及石化、现代煤化工等项目。
	符合

	14
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焚烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，不属于不符合要求的高耗能高排放项目。
	符合


从上表可以看出，本项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》要求。
6、与《地下水管理条例》符合性分析
根据《地下水管理条例》（2021年），第四十二条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
根据《云南弘盛铂业新材料科技有限公司稀贵金属新材料生产研发项目岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》结论：“项目区场地部分地段在0.70～15.30米深度以下揭露白云岩风化层，岩层埋深起伏变化较大；钻探深度内虽未揭露溶洞，但该套岩层岩石溶隙比较发育，多见裂缝、溶蚀，说明场地揭露的白云岩岩溶相对发育；场地浅部（钻探深度范围）岩溶对拟建工程建设基本无影响”。项目不属于岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域，项目建设符合《地下水管理条例》（2021年）相关要求。
7、与《固体废物综合治理行动计划》的符合
2025年12月27日国务院印发了“关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知”（国发[2025]14号），项目与其的符合性分析详见表1-9。
表1-9   项目与《固体废物综合治理行动计划》的符合性分析
	序号
	行动计划要求
	项目情况
	符合性

	1
	二、推动源头管控和减量
（二）实施城镇固体废物源头管控。推进建筑垃圾分类处理。稳步发展装配式建筑，推广绿色施工、全装修或标准化装修交付，强化建筑工地固体废物源头管控。将建筑垃圾减量、运输、利用、处置所需费用列入工程造价，在工程招标和施工设计中明确减量要求和措施。探索房屋建筑和市政工程固体废物排放限额管理。鼓励就地就近处理园林垃圾。压实经营者主体责任，严格落实塑料制品规范使用和减量要求。加快推进快递包装绿色转型，加强商品过度包装治理。
	项目后续施工过程中会产生建筑垃圾，产生的建筑垃圾运至通海县城建部门指定的建筑垃圾堆放场，禁止随意倾倒
	符合

	2
	三、规范收集转运和贮存
（四）加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
	废水处理系统产生的结晶盐和预处理池沉降物后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控。如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置；边角料、金属碎屑统一收集后，外售回收单位；废包装材料经收集后外售给物资回收单位；废反渗透膜和废滤芯由更换厂家回收处置；化粪池污泥定期委托环卫部门清掏；布袋除尘灰收集后回用于实验工段；生活垃圾经垃圾箱收集后，由环卫部门清运处置；实验室废液（废酸）采用废液桶进行收集后采用氢氧化钠进行中和处理，定期运至项目建设的废酸处理系统进行处理，经处理后用作喷淋塔补充水、真空机组用水、地面清洁用水和厂区绿化用水，固体废弃物进行分类收集处置，处置率达100%，均能得到妥善处置。
	符合

	3
	八、完善法规标准和技术体系
（十九）健全法律法规制度体系。推动生态环境法典编纂和循环经济促进法修订。推动排污单位依法披露工业固体废物环境信息，并将其纳入环境信用评价。修订废弃电器电子产品回收处理、危险废物经营许可、建筑垃圾等方面法规规章。加快出台新能源汽车动力电池综合利用管理办法。完善大宗固体废弃物和再生资源等统计调查制度，健全循环经济统计体系和评价制度。
	项目建成投产后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会，特别是周边社区公开主要污染物排放情况
	符合


从上表可以看出，项目建设符合“关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知”（国发[2025]14号）相关要求。
8、与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析
云南省固体废物污染环境防治条例已由云南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议于2022年11月30日审议通过，自2023年3月1日起施行。本项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析如下：
表1-10   项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》的相符性分析
	序号
	条例要求
	本项目涉及情况
	符合性

	1
	第十三条 建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定
	本次即为项目开展环境影响评价工作。
	符合

	2
	第十四条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
　　禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。
　　在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
	本项目采取了防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。项目选址不涉及生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内
	符合

	3
	第二十五条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
　　受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。
	项目危险废物委托有资质的单位进行清运处置，企业将与有资质的单位签订书面合同，本次项目对运行产生的废气、废水、固废、噪声等均采取了合理的治理措施。
	符合


根据上表分析，项目建设符合《云南省固体废物污染环境防治条例》的相关要求。
9、与《环境空气持续改善行动计划》符合性分析
2023年11月30日国务院印发了《国务院关于印发空气质量持续改善行动计划的通知》（国发[2023]24号），项目与《空气质量持续改善行动计划》的符合性见下表。
表1-11    项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析一览表
	序号
	行动计划要求
	项目情况
	符合性

	1
	（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	项目采用的设备及工艺不属于产业结构调整指导目录中禁止及限值类，项目建设符合国家及地方产业政策。项目不涉及产能置换。
	符合

	2
	（十八）深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台;重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%，地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。
	项目研磨粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器进行处理，与研发中心产生的非甲烷总烃、氯化氢和氮氧化物经收集后进入碱性喷淋塔+活性炭吸附装置进行处置后经15m高的排气筒（DA002）进行排放；实验室2产生的非甲烷总烃、氯化氢经收集后进入碱性喷淋塔+活性炭吸附装置进行处置后经15m高的排气筒（DA003）进行排放。
	符合

	3
	（二十二）推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务；重点区域全部实现钢铁行业超低排放，基本完成燃煤锅炉超低排放改造。
确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力)超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。
	本项目产生的挥发性有机物经碱性喷淋塔+活性炭吸附装置进行处置后经排气筒进行排放。
	符合

	4
	（二十八）提升大气环境监测监控能力。完善城市空气质量监测网络，基本实现县城全覆盖，加强数据联网共享。完善沙尘调查监测体系，强化沙源区及沙尘路径区气象、空气质量等监测网络建设。重点区域城市加强机场、港口、铁路货场、物流园区、工业园区、产业集群、公路等大气环境监测。地级及以上城市开展非甲烷总经监测，重点区域、成渝地区、长江中游城市群和其他VOCs排放量较高的城市开展光化学监测。重点区域和其他PM2.5未达标城市继续开展颗粒物组分监测。加强大气环境监测系列卫星、航空、地基等遥感能力建设。完善空气质量分级预报体系，加强区域预报中心建设。开展亚洲地区沙尘暴监测预报预警服务及技术研发。在沙尘路径区开展沙尘源谱监测分析，聚焦北京市进行沙尘源解析，评估各地沙尘量及固沙滞沙成效。
地级及以上城市生态环境部门定期更新大气环境重点排污单位名录，确保符合条件的企业全覆盖。
推动企业安装工况监控、用电（用能）监控、视频监控等。加强移动源环境监管能力建设，国家和重点区域省份建设重型柴油车和非道路移动机械远程在线监控平台。
	项目所在区域为玉溪市通海县通海产业园区，所在区域属于环境空气质量达标区，本评价已制定环境监测计划，定期对厂界及敏感点进行监测
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《空气质量持续改善行动计划》。
10、与《云南省土壤污染防治条例》符合性分析
《云南省土壤污染防治条例》已由云南省第十三届人民代表大会第五次会议于2022年1月23日审议通过，自2022年5月1日起施行。本项目与《云南省土壤污染防治条例》的相符性分析如下表所示：
表1-12   项目与《云南省土壤污染防治条例》的相符性分析
	序号
	条例要求
	本项目涉及情况
	符合性

	1
	第十四条  各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。
建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	本项目正在依法开展环境影响评价，本次评价报告中包含了土壤环境影响分析以及土壤环境防治措施等相关内容。本次评价已要求建设单位配套的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《云南省土壤污染防治条例》相关要求。
11、与《云南省主体功能区规划》的符合性分析
根据《云南省主体功能区规划》，项目位于国家重点开发区域，该区域的功能定位为：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地。承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。
发展方向：
——构建“一区、两带、四城、多点”一体化的滇中城市经济圈空间格局。加快滇中产业聚集区11规划建设，促进形成昆（明）曲（靖）绿色经济示范带和昆（明）玉（溪）旅游文化产业经济带，重点建设昆明、曲靖、玉溪、楚雄4个中心城市，将以县城为重点的城市和小城镇打造为经济圈城市化、工业化发展的重要支撑。以主要快速交通为纽带，打造1小时经济圈。
——强化昆明的科技创新、商贸流通、信息、旅游、文化和综合服务功能，建设区域性国际交通枢纽、商贸物流中心、历史文化名城、山水园林城市。
——曲靖、玉溪和楚雄等城市应依托资源特点和比较优势，加强产业分工协作和对接，实现优势互补、错位发展，形成民族特色和产业特色鲜明的城市。
——完善国际运输大通道，强化面向东南亚、南亚陆路枢纽功能。加强区域内城际快速轨道交通、通信等基础设施建设，提升区域一体化水平。
——建设高原特色农产品生产基地，发展农产品加工业，稳步提高农产品质量和效益，推进与周边国家的农业合作，建设外销精细蔬菜生产基地、温带鲜切花生产基地和高效林业基地。
——加强以滇池、抚仙湖为重点的高原湖泊治理和牛栏江上游水源保护，加大水土流失和石漠化防治力度，构建以高原湖泊为主体，林地、水面相连，带状环绕、块状相间的高原生态格局。进一步加强跨界水污染和区域性大气复合污染整治，废弃物处置、金属污染治理，森林火灾、野生动植物疫源疫病、有害生物防范等为重点的区域生态安全联防联控力度。
根据《云南省主体功能区规划》，项目所在地不属于《云南省主体功能区规划》附件2中云南省限制开发区域名录中的农产品主产区及重点生态功能区。也不涉及《云南省主体功能区规划》附件3中云南省禁止开发区域名录中的自然保护区，世界文化自然遗产，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家地质公园，城市饮用水水源保护区，国家湿地公园，水产种质资源保护区及牛栏江流域上游保护区水源保护核心区。
本项目位于云南省玉溪市通海县通海产业园区，占地类型为工业用地，占地范围不涉及基本农田，与《云南省主体功能区规划》的相关规划要求相符合。
12、与《云南省生态功能区划》的符合性分析
《云南省生态功能区划》根据我省的生态环境敏感性、生态系统服务功能分异规律及存在的主要生态问题，将云南生态功能分为5个一级区、19个二级区和65个三级区，划定了一批对云南生态安全具有重大意义的重要生态功能区域，明确了各功能区的生态系统特征、服务功能、保护目标与发展方向，提出了相应的生态保护和建设方案，为我省生态保护工作实现决策科学化、管理定量化、开发合理化、运作过程信息化奠定了重要基础。
根据《云南省生态功能区划》，本项目属于“本项目属于Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区”，该功能区划分情况见下表。
表1-13   Ⅲ1-6 昆明、玉溪高原湖盆城镇生态功能区划分情况
	生态功能分区单元
	所在区域与面积
	主要生态
特征
	主要生态环境问题
	生态环境敏感性
	主要生态系统服务功能
	保护措施与发展方向

	生态区
	生态
亚区
	生态功能区
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区
	Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区
	Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区
	澄江、通海、红塔区、江川区，昆明市大部分区域，峨山县的部分地区，面积11532.70平方公里
	以湖盆和丘状高原地貌为主。滇池、抚仙湖、星云湖、杞麓湖等高原湖泊都分布在本区内，大部分地区的年降雨量在900—1000毫米，现存植被以云南松林为主。土壤以红壤、紫色土和水稻土为主
	农业面源污染，环境污染、水资源和土地资源短缺
	高原湖盆和城乡交错带的生态脆弱性
	昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全
	调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域的面源污染


本项目用地范围内不存在基本农田，也不占用生态红线，符合《云南省生态功能区划》。
13、与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析
根据《长江经济带生态环境保护规划》实行负面清单管理。长江沿线一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提，抓紧制定产业准入负面清单，明确空间准入和环境准入的清单式管理要求。提出长江沿线限制开发和禁止开发的岸线、河段、区域、产业以及相关管理措施。不符合要求占用岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。严控下游高污染、高排放企业向上游转移。
本项目符合国家现行产业政策，不属于《长江经济带生态环境保护规划》中实行负面清单管理的项目。项目不属于不符合要求占用岸线、河段、土地和布局的产业。项目建设符合《长江经济带生态环境保护规划》。
14、与《云南省生物多样性保护战略与行动计划》（2024-2030年）的符合性分析
《云南省生物多样性保护战略与行动计划》（2024-2030年）部署了完善生物多样性保护空间网络、构建生物多样性现代化治理体系、推进生物生态资源可持续利用与绿色发展、强化生物安全管理与风险防控、增强生物多样性治理能力保障等5大战略任务。从优先领域、优先行动和优先项目三个层次梳理明确“5+30+n”具体任务，提出了推进生物多样性主流化、强化生物多样性保护体系、应对生物多样性丧失威胁、加大生物多样性可持续利用和惠益分享，以及提高生物多样性治理能力5个优先领域的30项优先行动、84个优先项目。
《云南省生物多样性保护战略与行动计划》（2024-2030年）明确了战略目标，到2030年，推动生物多样性保护相关政策、法规、制度、标准和监测体系全面建立。以国家公园为主体的自然保护地面积占国土面积的14.5%以上，生态保护红线面积不低于国土面积的30%，重点保护野生动植物物种种数保护率达到90%以上，生物遗传资源收集保藏量保持世界前列。超过30%的退化生态系统得到恢复，生态系统服务功能明显增强。生物生态资源可持续利用水平显著提高，利用遗传资源与相关传统知识产生的惠益得到公正和公平分享。生产生活方式生物多样性友好转型成效突出，生态产品价值实现机制基本建立。人与自然和谐共生的发展格局初步形成。到2035年，生物多样性治理体系和治理能力现代化目标基本实现，人与自然和谐共生的发展格局基本形成。到2050年，全面形成绿色发展方式和生活方式，建成人与自然和谐共生的美丽中国七彩云南，成为生物多样性保护的国际典范。
比对云南生物多样性保护优先区域区划图，本项目厂址所在区域不涉及云南生物多样性保护优先区域。
15、与《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》符合性分析
本项目与《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》（国办函〔2021〕47 号）符合性分析详见下表。
表1-14  与强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案符合性分析一览表
	要点
	本项目情况
	符合性

	一、总体 要求
	（一）指导思想：
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大  和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平生态文  明思想，按照党中央、国务院决策部署和全国生态环境保护大会要求， 坚持精准治污、科学治污、依法治污，以持续改善生态环境质量为核  心，以有效防控危险废物环境与安全风险为目标，深化体制机制改革， 着力提升危险废物监管和利用处置能力，切实维护人民群众身体健康和生态环境安全。
	本项目生产过程中会产生废酸，项目建设废酸处理系统对废酸进行处置和利用。
	符合

	
	（二）工作原则：
1 、坚持改革创新，着力激发活力。全面深化改革，创新方式方法，激发市场活力，鼓励有条件的地区先行先试，切实解决危险废物监管和 利用处置方面存在的突出问题。
2 、坚持依法治理，着力强化监管。完善危险废物相关法律法规和标准规范，明确部门职责分工，建立完善部门联动机制，健全危险废物监 管体系。
3 、坚持统筹安排，着力补齐短板。通过科学评估、合理布局、优化结构，分行业领域、分区域地域补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板。
4 、坚持多元共治，着力防控风险。强化政府引导与支持，压实企业主体责任，充分发挥社会组织和公众监督作用，实行联防联控联治，严守危险废物环境与安全风险底线。
	

本项目建设废酸处理系统对项目产生的废酸进行处置和利用；可有效减少区域危险废物处置的负荷。项目产生的其他危险废物委托有资质单位处置，危险废物暂存、转运等过程严守危险废物环境与安全风险底线。
	符合

	
	（三）工作目标：
1 、到 2022年底，危险废物监管体制机制进一步完善，建立安全监管 与环境监管联动机制；危险废物非法转移倾倒案件高发态势得到有效 遏制。基本补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板，县级以 上城市建成区医疗废物无害化处置率达到 99%以上，各省（ 自治区、 直辖市）危险废物处置能力基本满足本行政区域内的处置需求。
2 、到 2025 年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废 物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一 步提升。
	本项目接受源头、过程、后果的监管；本项目建成后有利于处置能力的保障，技术和运营水平的提升。
	符合

	二、完善
危险废
物监管
体制机
制
	（四）各地区各部门按分工落实危险废物监管职责。国家统筹制定危 险废物治理方针政策，地方各级人民政府对本地区危险废物治理负总 责。发展改革、工业和信息化、生态环境、应急管理、公安、交通运 输、卫生健康、住房城乡建设、海关等有关部门要落实在危险废物利用处置、污染环境防治、安全生产、运输安全以及卫生防疫等方面的 监管职责。强化部门间协调沟通，形成工作合力。
	本项目自觉接受地方人民政府及其他相关部门的监管。
	符合

	
	（五）建立危险废物环境风险区域联防联控机制。2022 年底前，京津冀、长三角、珠三角和成渝地区等区域建立完善合作机制，加强危险 废物管理信息共享与联动执法，实现危险废物集中处置设施建设和运 营管理优势互补。
	本项目位于云南通海产业园区里山片区，不在京津冀、长三角、珠三角和成渝地区。
	
符合

	
	（六）落实企业主体责任。危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、 处置企业（以下统称危险废物相关企业）的主要负责人（法定代表人、 实际控制人）是危险废物污染环境防治和安全生产第一责任人，严格  落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度。
	本项目为危险废物利用处置单位，法人代表为环境防治和安全生产第一责任人，严格落实环境防治和安全生产的法律法规制度，并及时公开危险废物污染环境防治信息，依法投保。
	符合

	三、强化
危险废
物源头
管控
	（八）完善危险废物鉴别制度。动态修订《国家危险废物名录》，对 环境风险小的危险废物类别实行特定环节豁免管理，建立危险废物排 除管理清单。2021 年底前制定出台危险废物鉴别管理办法，规范危险 废物鉴别程序和鉴别单位管理要求。
	本项目严格按照《国家危险废物名录》的类别进行危险废物原料的收集处置，同时企业将严格按照《关于加强危 险废物鉴别工作的通知》（环办固体函[2021]419 号）的要求定期对项目产生的固体废物进行鉴别，同时 照《通知》要求进行危险废物管理。
	符合

	
	（九）严格环境准入。新改扩建项目要依法开展环境影响评价，严格 危险废物污染环境防治设施“三同时”管理。依法依规对已批复的重点 行业涉危险废物建设项目环境影响评价文件开展复核。依法落实工业 危险废物排污许可制度。推进危险废物规范化环境管理。
	建设单位已委托进行环境影响评价，现有项目环保手续齐全，并按照要求制定了环境管理制度。
	符合

	
	（十）推动源头减量化。支持研发、推广减少工业危险废物产生量和 降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备，促进从源头上减少危险 废物产生量、降低危害性。
	项目所产生的危险废物均得到有效处置，不向外环境排放。
	符合

	四、强化危险废物收集转运等过程监管
	（十一）推动收集转运贮存专业化。深入推进生活垃圾分类，建立有 害垃圾收集转运体系。（住房城乡建设部牵头，相关部门参与）支持 危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设 施，开展小微企业、科研机构、学校等产生的危险废物有偿收集转运 服务。开展工业园区危险废物集中收集贮存试点。鼓励在有条件的高 校集中区域开展实验室危险废物分类收集和预处理示范项目建设。
	
项目设置了符合要求的危废贮存点，危险废物运输均交由有专业运输资质的公司进行运输，保证了危险废物运输过程中的安全。
	符合

	
	（十二）推进转移运输便捷化。建立危险废物和医疗废物运输车辆备  案制度，完善“点对点”的常备通行路线，实现危险废物和医疗废物运  输车辆规范有序、安全便捷通行。（公安部、生态环境部、交通运输  部、国家卫生健康委等按职责分工负责）根据企业环境信用记录和环境风险可控程度等，以“白名单”方式简化危险废物跨省转移审批程序。 维护危险废物跨区域转移公平竞争市场秩序，各地不得设置不合理行政壁垒。
	本项目产生的危险废物运输均交由有专业运输资质的公司进行运输，保证了危险废物运输过程中的安全。
	符合

	
	（十三）严厉打击涉危险废物违法犯罪行为。强化危险废物环境执法， 将其作为生态环境保护综合执法重要内容。严厉打击非法排放、倾倒、 收集、贮存、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为，实施  生态环境损害赔偿制度，强化行政执法与刑事司法、检察公益诉讼的  协调联动。（最高人民法院、最高人民检察院、公安部、生态环境部等按职责分工负责）对自查自纠并及时妥善处置历史遗留危险废物的企业，依法从轻处罚。
	本项目产生的危险废物均得到有效处置，每批次危险废物均有台账可供查验，无非法放、倾倒、收集、贮 存、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为。
	

符合

	五、强化废弃危险化学品监管
	（十四）建立监管联动机制。应急管理部门和生态环境部门以及其他 相关部门建立监管协作和联合执法工作机制，密切协调配合，实现信 息及时、充分、有效共享，形成工作合力。
	企业将配合上级生态环境主管部门和应急管理部门按照有关规定执行。
	
符合

	



六、提升危险废物集中处置基础保障能力
	（十五）强化特殊类别危险废物处置能力。由国家统筹，按特殊类别 建设一批对环境和人体健康威胁极大危险废物的利用处置基地，按区域分布建设一批大型危险废物集中焚烧处置基地，按地质特点选择合 适地区建设一批危险废物填埋处置基地，实现全国或区域共享处置能 力。
	
企业将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	

符合

	
	（十六）推动省域内危险废物处置能力与产废情况总体匹配。各省级 人民政府应开展危险废物产生量与处置能力匹配情况评估及设施运行 情况评估，科学制定并实施危险废物集中处置设施建设规划。2022 年底前，各省（自治区、直辖市）危险废物处置能力与产废情况总体匹配。
	企业将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	

符合

	
	（十七）提升市域内医疗废物处置能力。各地级以上城市应尽快建成 至少一个符合运行要求的医疗废物集中处置设施。2022 年 6 月底前， 实现各县（市）都建成医疗废物收集转运处置体系。鼓励发展移动式 医疗废物处置设施，为偏远基层提供就地处置服务。加强医疗废物分类管理，做好源头分类，促进规范处置。
	本项目不涉及。
	

/

	七、促进危险废物利用处置产业高质量发展
	（十八）促进危险废物利用处置企业规模化发展、专业化运营。设区 的市级人民政府生态环境等部门定期发布危险废物相关信息，科学引 导危险废物利用处置产业发展。新建危险废物集中焚烧处置设施处置 能力原则上应大于 3 万吨/年，控制可焚烧减量的危险废物直接填埋， 适度发展水泥窑协同处置危险废物。落实“放管服”改革要求，鼓励采 取多元投资和市场化方式建设规模化危险废物利用设施；鼓励企业通 过兼并重组等方式做大做强，开展专业化建设运营服务，努力打造一 批国际一流的危险废物利用处置企业。
	本项目在“放管服”改革要求的前提下，通过自主投资建设规模化的危险废物利用设施，开展专业化建设运营服务，努力打造成一流的危险废物利用处置企业。
	


符合

	
	（十九）规范危险废物利用。建立健全固体废物综合利用标准体系，使用固体废物综合利用产物应当符合国家规定的用途和标准。（市场监管总局牵头，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、农 业农村部等参与）在环境风险可控的前提下，探索危险废物“点对点” 定向利用许可证豁免管理。
	本项目产品执行的国家标准，在生产、销售过程严格执行产品标准的相关要求。
	符合

	
	（二十）健全财政金融政策。完善危险废物和医疗废物处置收费制度，制定处置收费标准并适时调整；在确保危险废物全流程监控、违法违  规行为可追溯的前提下，处置收费标准可由双方协商确定。建立危险 废物集中处置设施、场所退役费用预提制度，预提费用列入投资概算 或者经营成本。落实环境保护税政策。鼓励金融机构加大对危险废物  污染环境防治项目的信贷投放。探索建立危险废物跨区域转移处置的  生态保护补偿机制。
	本项目将严格按照处置收费标准进行收费，同时确保危险废物全流程接受监控和可追溯。
	


符合

	
	（二十一）快先进适用技术成果推广应用。重点研究和示范推广废酸、 废盐、生活垃圾焚烧飞灰等危险废物利用处置和污染环境防治适用技 术。建立完善环境保护技术验证评价体系，加强国家生态环境科技成  果转化平台建设，推动危险废物利用处置技术成果共享与转化。鼓励  推广应用医疗废物集中处置新技术、新设备。
	企业将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	

符合

	八、建立平战结合的医疗废物应急处置体系
	本项目不涉及
	/

	


九、强化 危险废物环境风险防控能力
	（二十四）加强专业监管队伍建设。建立与防控环境风险需求相匹配 的危险废物监管体系，加强国家危险废物监管能力与应急处置技术支撑能力建设，建立健全国家、省、市三级危险废物环境管理技术支撑 体系，强化生态环境保护综合执法队伍和能力建设，加强专业人才队 伍建设，配齐配强人员力量，切实提升危险废物环境监管和风险防控 能力。
	企业将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	

符合

	
	（二十五）完善配套法规制度。落实新修订的《中华人民共和国固体 废物污染环境防治法》，完善危险废物经营许可证管理和转移管理制度，修订危险废物贮存、焚烧以及鉴别等方面污染控制标准规范。
	企业将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	
符合

	
	（二十六）提升基础研究能力。加强危险废物风险防控与利用处置科 技研发部署，通过现有渠道积极支持相关科研活动。开展危险废物环境风险识别与控制机理研究，加强区域性危险废物和化学品测试分析 与环境风险防控技术能力建设，强化危险废物环境风险预警与管理决 策支撑。
	企业将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	符合

	十、保障措施
	（二十七）压实地方和部门责任。地方各级人民政府加强对强化危险  废物监管和利用处置能力的组织领导。县级以上地方人民政府将危险废物污染环境防治情况纳入环境状况和环境保护目标完成情况年度报告，并向本级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会报告。各有 关部门按照职责分工严格履行危险废物监管责任，加强工作协同联动。 对不履行危险废物监管责任或监管不到位的，依法严肃追究责任。（各 有关部门按职责分工负责）建立危险废物污染环境防治目标责任制和  考核评价制度，将危险废物污染环境防治目标完成情况作为考核评价党政领导班子和有关领导干部的重要参考。
	企业将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	



符合

	
	（二十八）加大督察力度。在中央和省级生态环境保护督察中加大对危险废物污染环境问题的督察力度。对涉危险废物环境违法案件频发、处置能力严重不足并造成环境污染或恶劣社会影响的地方和单位，视 情开展专项督察，推动问题整改。对督察中发现的涉嫌违纪或者职务  违法、职务犯罪问题线索，按照有关规定移送纪检监察机关；对其他 问题，按照有关规定移送被督察对象或有关单位进行处理。
	

企业将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	

符合

	
	（二十九）加强教育培训。加强高校、科研院所的危险废物治理相关学科专业建设。加强危险废物相关从业人员培训，依托具备条件的危 险废物相关企业建设培训实习基地。强化《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》履约工作，积极开展国际合作与技术交流。
	企业将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	
符合

	
	（三十）营造良好氛围。加强对涉危险废物重大环境案件查处情况的 宣传，形成强力震慑。推进危险废物利用处置设施向公众开放，努力 化解“邻避效应” 。建立有奖举报制度，将举报危险废物非法转移、倾 倒等列入重点奖励范围。
	企业将配合上级生态环境主管部门按照有关规定执行。
	
符合


根据上表分析可知，本项目与《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》（国办函〔2021〕47号）是相符合的。
16、本项目《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性
表1-15   项目与《危险废物贮存污染控制标准》相符性分析表
	项目
	序号
	标准要求
	本项目情况
	相符性

	总体要求
	1
	产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
	本项目危险废物根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素要求设置危险废物仓库。
	符合

	
	2
	贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
	
	符合

	
	3
	贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
	各类危险废物进行分类、分区贮存，避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
	符合

	
	4
	贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
	本项目危险废物形态为固态/半固态，储存方式为桶装，无渗漏液产生，购入危险废物按照规范进行密闭贮存，在贮存过程中无废气产生。危废仓库设置密闭门窗，并预留通风口。
	符合

	
	5
	危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
	各类危险废物进行分类、分区贮存，根据固体废物污染防治措施情况表，本项目危险废物处置率100%，均能根据环境管理要求妥善处置。
	符合

	
	6
	贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
	项目按照相关要求进行建设。
	符合

	
	7
	HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
	不涉及
	符合

	贮存设施选址要求
	1
	贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
	本项目危险废物仓库选址满足生态环境保护法律法规、规划和生态环境分区管控的要求。
	符合

	
	2
	贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	本项目选址不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	符合

	贮存设施污染控制要求
	1
	贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
	本项目危废仓库地面防渗，周围墙壁防渗，顶棚防雨，防止雨水进入危废仓库；各类危险废物防区存放，同时配备消防器材。危废仓库设置密闭门窗，并预留通风口。危险废物仓库四周建有收集沟连通事故池，如在装卸或者移动过程有撒漏渗滤液，直接汇入消防事故水池内并排入废酸处理系统处理。
	符合

	
	2
	贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
	各类危险废物进行分类、分区贮存，避免不相容的危险废物接触、混合。
	符合

	
	3
	贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
	项目按照相关要求进行建设。
	符合

	
	4
	贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
	项目按照相关要求进行防渗建设。
	符合

	
	5
	同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
	
	符合

	
	6
	贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
	项目按照相关要求进行建设。
	符合

	
	7
	在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
	本项目危险废物形态为固态/半固态，储存方式为桶装，且符合危险废物贮存规范，进行密封，无渗漏液产生。
	符合


综上所述，项目场址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关选址要求。
17、与《生态保护“十五五”规划》符合性分析
2026年8月6日，生态环境部、自然资源部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部、国家林草局关于《生态保护“十五五”规划》的通知（环生态〔2026〕47号），项目与《生态保护“十五五”规划》的符合性详见表1-16。






表1-16   项目与《生态保护“十五五”规划》相符性分析表
	序号
	标准要求
	本项目情况
	相符性

	1
	持续开展生态系统监测。构建陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络，推进综合监测、协同监测和常态化监测。完善全国生态质量监督性监测网络，聚焦生态保护与修复监管重点区域，优化生态质量综合监测站和样地布局。加强森林、草原、湿地、海洋、海岛、江河湖泊、荒漠、雪山冰川、耕地调查监测。建立完善相关部门数据资源融合共享机制，强化自然资源状况和生态状况调查监测数据的动态更新和共享。加快国家与地方信息共享和业务协同。加强生态遥感产品生产验证能力。
	项目运营后，定期委托有资质的单位对项目区及周边环境进行跟踪监测，包含废气、废水、噪声、地下水等的监测。
	符合

	2
	健全生态补偿与损害赔偿制度。探索统筹涉渔生态补偿资金用于珍贵、濒危水生生物保护。落实野生动物致害补偿机制。推动建立完善生态受益地区与生态保护地区横向补偿机制，鼓励各地探索生态综合补偿模式。深化生态环境损害赔偿制度改革，鼓励各地加快建设生态环境损害赔偿综合性替代修复区域。
	项目在已建厂房进行建设，不新增占地，不涉及生态环境的破坏，无需进行生态补偿及赔偿。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《生态保护“十五五”规划》的相关要求。
18、与《固体废物污染防治“十五五”规划》的符合性
2026年7月8日，生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部关于印发《固体废物污染防治“十五五”规划》的通知（环固体〔2026〕39号），项目与《固体废物污染防治“十五五”规划》的符合性详见表1-17。
表1-17   项目与《固体废物污染防治“十五五”规划》相符性分析表
	序号
	标准要求
	本项目情况
	相符性

	1
	深化危险废物全过程信息化监管。推动企业开展数智监控设备升级改造，加快全国危险废物全过程环境管理能力建设，推进危险废物产生单位“五即”（即产生、即包装、即称重、即打码、即入库）规范化建设，强化危险废物“一码贯通”实时可追溯信息化监管，全面实现危险废物运输车辆轨迹实时追踪。完善支撑全过程信息化监管的危险废物管理制度，围绕危险废物信息化监管优化危险废物规范化评估模式。鼓励开展危险废物收集、运输、利用、处置网上交易和第三方支付业务。到2028年，全国危险废物全过程环境管理信息系统数据应用于生态环境统计。
	公司运营过程中进行危险废物按要求进行全过程信息化管理，危险废物的收集、贮存、转移设置相关台账，进行记录 ，相关记录在危险废物处置后继续保留3年。
	符合

	2
	提升危险废物收集利用处置水平。强化小微企业危险废物收集管理，优化服务对象和服务地域范围，推动收集单位提档升级。优化危险废物跨省转移管理，对符合要求的简化审批管理。加强危险废物利用处置设施统筹规划，建立环境影响评价与经营许可审批衔接机制，完善利用处置产能评估预警制度，综合利用标准、政策等手段化解能力结构性过剩问题。完善医疗废物收集处置体系，支持不具备集中处置条件的偏远地区探索就地处置方式。
	项目废酸处理系统结晶盐、预处理池沉降物后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控，如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置。
项目运营期危险废物主要包括实验过滤渣及废滤纸、废试剂、实验废酸、废活性炭，实验过滤渣及废滤纸、废试剂经收集后暂存于厂区危险废物贮存库，定期交由有资质的单位进行处置；实验废酸经收集后进入废酸处理系统进行处理后全部回用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水，不外排；废活性炭经厂家更换后由厂家带走处置。
	符合

	3
	强化危险废物环境风险管控。严格限制通过利用、焚烧等处理方式可减量的危险废物直接填埋，最大限度减少填埋量。探索建立危险废物利用处置设施绩效分级管理体系，推进利用处置设施提标改造。加快推进能力建设，推动发挥国家和区域性危险废物环境风险防控技术中心、区域性特殊危险废物集中处置中心作用，强化环境监管与风险防控技术支撑。
	
项目废酸处理系统结晶盐、预处理池沉降物后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控，如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置。
实验过滤渣及废滤纸、废试剂经收集后暂存于厂区危险废物贮存库，定期交由有资质的单位进行处置；实验废酸经收集后进入废酸处理系统进行处理后全部回用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水，不外排；废活性炭经厂家更换后由厂家带走处置。禁止利用、焚烧等处理方式可减量的危险废物直接填埋。
	符合

	4
	加强生活垃圾污染防治。加强生活垃圾焚烧发电企业环境监管。提升生活垃圾填埋场渗滤液收集处理能力，加强填埋气体收集处置。
	项目生活垃圾经统一收集后委托环卫部门进行清运处置。
	符合

	5
	加强建筑垃圾污染防治。实行建筑垃圾分类处理，因地制宜明确处理方式。按照有关标准加强利用、处置设施运行管理，做好设施污染防治工作。全面排查评估存量建筑垃圾污染情况，对存在环境隐患或造成环境污染的临时贮存设施及时进行污染防控和治理。
	根据调查了解，项目施工期产生的建筑垃圾进行分类收集，可回收利用的回收利用，不可回收利用的部门需按照玉溪市城建部门制定的建筑垃圾堆放场，禁止随意倾倒。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《固体废物污染防治“十五五”规划》相关要求。
19、与《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》的符合性
2026年7月13日，生态环境部、国家发展改革委、自然资源部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部关于印发《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》（环土壤〔2026〕40号），项目与《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》符合性分析详见表1-18。
表1-18   项目与《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》相符性分析表
	序号
	标准要求
	本项目情况
	相符性

	1
	建立地下水环境质量监测评价方法，完善土壤、地下水环境质量监测网络。健全土壤生态环境监测评估体系，加强盐碱地有机质、可溶性盐监测和黑土地有机质监测，探索开展抗生素、微塑料等调查监测。开展农产品产地土壤和农产品协同监测。开展全国土壤污染状况普查和地下水污染调查评价。
	公司制定了地下水和土壤跟踪监测，定期委托有资质的单位对项目区土壤和地下水进行跟踪评价。
	符合

	2
	严厉打击非法倾倒处置固体废物、向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水或污泥、畜禽养殖场违法排污以及土壤污染风险管控和修复过程弄虚作假等违法犯罪行为。严厉打击企业和其他生产经营者对农田及灌溉沟渠、渔业养殖水域等造成损害的违法排污行为。
	项目产生的废酸处理系统产生的结晶盐和预处理池沉降物后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控。如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置；边角料、金属碎屑统一收集后外售回收单位；废包装材料经收集后外售给物资回收单位；废反渗透膜和废滤芯由更换厂家回收处置；布袋除尘器收尘灰收集后回用于实验工段；实验过滤渣及废滤纸、废试剂经收集后暂存于厂区危险废物贮存库，定期交由有资质的单位进行处置；实验废酸经收集后进入废酸处理系统进行处理后全部回用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水，不外排；废活性炭经厂家更换后由厂家带走处置。禁止非法倾倒处置固体废弃物。
	符合

	3
	加强土壤生态环境健康、农业面源污染防治、地下水污染精准溯源、农业农村减污降碳协同等研究。加强污染管控修复技术、修复药剂、快速检测装备等研发。推动人工智能、物联网等新技术应用。
	委托有资质的单位定期对项目区土壤进行跟踪监测。
	


从上表可以看出，项目建设符合《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》相关要求。
20、与《云南省生态环境保护条例》的符合性分析
2024年9月26日，云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过了《云南省生态环境保护条例》，项目与《云南省生态环境保护条例》的符合性分析详见表1-19。
表1-19   本项目与《云南省生态环境保护条例》符合性分析
	序号
	条例规定
	本项目情况
	符合性

	1
	第三十六条 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对生态环境的污染和危害。
	项目生产过程中产生的粉尘通过集气罩+布袋除尘器（TA003）处理后经15m高的排气筒（DA002）进行排放；研发中心产生的氯化氢、氮氧化物和非甲烷总烃经通风橱收集后进入碱性喷淋塔+活性炭吸附装置（TA004）进行处理后经15m高的排气筒（DA002）进行排放；实验室2产生的非甲烷总烃、氯化氢经通风橱收集后进入碱性喷淋塔+活性炭吸附装置（TA005）进行处理后经15m高的排气筒（DA003）进行排放。项目生产废水处理后回用，不外排；生活污水经化粪池预处理后经园区污水管网排入园区污水处理厂处理。
	符合

	2
	第四十五条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当依法申请取得许可证，并执行许可证管理制度的相关规定。
	项目产生的废酸处理系统产生的结晶盐和预处理池沉降物后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控。如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置。
实验过滤渣及废滤纸、废试剂经收集后暂存于厂区危险废物贮存库，定期交由有资质的单位进行处置；实验废酸经收集后进入废酸处理系统进行处理后全部回用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水，不外排；废活性炭经厂家更换后由厂家带走处置。
	符合

	3
	第四十七条 排放噪声的单位和个人应当采取有效措施，使其排放的噪声符合国家规定的排放标准。
在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。
	本项目选用低噪声设备、合理布局、基础减震，厂房隔声，安装消声器等措施后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声对区域声环境影响不大。项目50m范围内无声环境保护目标，夜间不进行施工。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《云南省生态环境保护条例》相关要求。
21、与《危险废物转移管理办法》的符合性
2021年11月30日，《危险废物转移管理办法》已于2021年9月18日由生态环境部部务会议审议通过（部令第23号），并经公安部和交通运输部同意，自2022年1月1日起施行。
表1-20    本项目与《危险废物转移管理办法》符合性分析
	序号
	条例规定
	本项目情况
	符合性

	1
	第三条危险废物转移应当遵循就近原则。
跨省、自治区、直辖市转移（以下简称跨省转移）处置危险废物的，应当以转移至相邻或者开展区域合作的省、自治区、直辖市的危险废物处置设施，以及全国统筹布局的危险废物处置设施为主。
	项目产生的危险废物经厂区危险废物贮存库暂存后委托云南省有资质单位处置，不进行跨省转移处理危险废物。
	符合

	2
	第七条转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统(以下简称信息系统)填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。
	公司运营过程中按要求进行。
	符合

	3
	第十条移出人应当履行以下义务：
（三）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；
（四）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；
	根据调查了解，云南弘盛铂业新材料科技有限公司危险废物贮存库已设置管理台账。
公司转移危险废物时填写转移联单。
	符合

	4
	第十四条危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。
	公司运营过程中按要求进行。
	符合

	5
	第十五条危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。
	公司运营过程中按要求进行。
	符合

	6
	第二十条危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。
	公司运营过程中按要求进行。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《危险废物转移管理办法》相关要求。
22、与《云南省地下水管理办法》的符合性分析
《云南省地下水管理办法》（云南省人民政府令第226号）已于2023年11月20日第十四届省人民政府第22次常务会议审议通过，自2024年2月1日起施行。项目与《云南省地下水管理办法》的符合性分析详见表1-21。
表1-21  本项目与《云南省地下水管理办法》符合性分析
	序号
	条例规定
	本项目情况
	符合性

	1
	第十一条县级以上人民政府应当统筹地表水和地下水的开发利用，地表水能够满足生活、生产、生态用水需要的，应当优先利用地表水，严格管控取用地下水。
	项目使用园区自来水管网供给，不使用地下水进行生产活动。
	符合

	2
	第二十一条建设单位和个人应当采取措施防止地下工程建设对地下水补给、径流、排泄等造成重大不利影响。对开挖深度在地下水第一个稳定隔水层以下或者年排水规模达到5万立方米以上的地下工程，建设单位和个人应当于工程开工前，将工程建设方案和防止对地下水产生不利影响的措施方案报有管理权限的水行政主管部门备案。
	项目采取分区防渗的措施，对废酸处理系统、废酸处理系统预处理池、试剂库、事故池进行重点防渗；对各分析检测实验室、合金研发实验室、稀贵金属新材料研发实验室1、稀贵金属新材料研发实验室2等区域进行一般防渗；除重点防渗区和一般防渗区之外的区域进行简单防渗。
	符合

	3
	第三十条禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：
（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；
（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；
（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；
（四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。
	项目采取分区防渗的措施，对废酸处理系统、废酸处理系统预处理池、试剂库、事故池进行重点防渗；对各分析检测实验室、合金研发实验室、稀贵金属新材料研发实验室1、稀贵金属新材料研发实验室2等区域进行一般防渗；除重点防渗区和一般防渗区之外的区域进行简单防渗。采取措施后，项目建设对周围地下水环境的影响较小。
	符合

	4
	第三十一条企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：
（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，建设地下水水质监测井，按照有关标准和技术规范进行监测。
	项目采取分区防渗的措施，对废酸处理系统、废酸处理系统预处理池、试剂库、事故池进行重点防渗；对各分析检测实验室、合金研发实验室、稀贵金属新材料研发实验室1、稀贵金属新材料研发实验室2等区域进行一般防渗；除重点防渗区和一般防渗区之外的区域进行简单防渗。
项目利用已批复的《云南弘盛铂业新材料科技有限公司稀贵金属资源循环利用项目环境影响报告书》提出的三口地下水监测井进行地下水跟踪监测。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《云南省地下水管理办法》相关要求。
23、与《云南省地下水污染防治实施方案》的符合性分析
2020年3月25日云南省生态环境厅、云南省自然资源厅、云南省住房和城乡建设厅、云南省水利厅、云南省农业农村厅关于印发云南省地下水污染防治实施方案的通知（云环发〔2020〕4号），项目符合性分析详见表1-22。
表1-22  本项目与《云南省地下水污染防治实施方案》符合性分析
	序号
	条例规定
	本项目情况
	符合性

	1
	(一)开展地下水环境状况调查。持续推进城镇集中式地下水型饮用水源补给区和重点污染源地下水环境状况调查。2025年底前，基本查清全省城镇集中式地下水型饮用水源补给区、化工企业、加油站、垃圾填埋场、危险废物处置场等区域周边地下水环境状况。针对存在人为污染且威胁饮用水水源水质安全的地下水，开展详细调查，评估其污染趋势和健康风险，若风险不可接受，应开展地下水污染修复（防控）工作。
	公司已对公司周边地下水环境进行了监测，根据2024年10月和2025年12月对周边地下水环境的监测结果可知，项目各监测点位各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
	符合

	2
	(二)建立地下水环境监测体系。根据国家有关地下水环境监测网建设要求，围绕“双源保护和治理需要，衔接国家地下水监测工程，整合建设项目环评要求设置的地下水污染跟踪监测井、地下水型饮用水源开采井、重点行业企业用地调查监测井、地下水基础环境状况调查评估监测井、土壤污染重点监管企业地下水污染监测井、《中华人民共和国水污染防治法》要求的污染源地下水水质监测井等，制定并实施地下水环境监测网建设方案。2025年底前，构建全省地下水环境监测网。按照国家和行业相关监测、评价技术规范，开展地下水环境监测。推进地下水环境监测数据共享，建立全省地下水环境信息数据库和地下水环境监测信息平台，为地下水污染防治提供技术支撑。
	本环评提出，项目利用已批复的《云南弘盛铂业新材料科技有限公司稀贵金属资源循环利用项目环境影响报告书》提出的三口地下水监测井进行地下水跟踪监测。
	符合


综上所述，项目建设符合《云南省地下水污染防治实施方案》相关要求。
24、与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析
2024年4月23日，云南省人民政府关于印发《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（云政发〔2024〕14号），项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性详见表1-23。
表1-23  本项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
	序号
	条例规定
	本项目情况
	符合性

	1
	（一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。
	项目为实验研发项目，不属于“两高一低”项目。
	符合

	2
	（二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。
	项目为实验研发项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。
	符合

	3
	（四）优化含 VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。严格执行VOCs含量限值标准，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。
	项目研发中心和实验室2均使用乙醇、乙酸乙酯等有机试剂，在实验研发过程中会产生非甲烷总烃，项目研发中心和实验室2已各建设一套喷淋塔+活性炭吸附装置对非甲烷总烃进行吸附处置，经处理后各经15m高的排气筒进行排放，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值要求。
	符合

	4
	（十七）加强VOCs全过程综合治理。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井(池）有机废气要密闭收集处理。研究建立全省统一的泄漏检测与修复信息管理平台。及时收集处理企业开停工、检维修期间退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。
	项目研发中心和实验室2均使用乙醇、乙酸乙酯等有机试剂，在实验研发过程中会产生非甲烷总烃，项目研发中心和实验室2已各建设一套喷淋塔+活性炭吸附装置对非甲烷总烃进行吸附处置，经处理后各经15m高的排气筒进行排放，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值要求。
	符合


综上所述，项目建设符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》相关要求。
25、项目平面布置合理性分析
（1）总平面布置的合理性
本项目属于利用“稀贵金属产业基地建设项目”已建的生产厂房进行建设，整个地块根据生产需要、资源本底条件，按“一轴、两心、五组团”进行布局。
一轴：位于园区中央、贯穿南北向的空间布局轴，串联科技研发区和生产区，也是重要的景观通廊；
两心：分别是以生产研发和生产加工为主的生产加工核心和以保障园区人员 生产生活为主的后勤保障核心；
五组团：分别是科技研发组团、后勤保障组团、生产加工组团，保障主要供 应为主要功能的物料保障组团以及为满足未来发展需求的预留用房组团。
总平面布置结合工艺流程布置各生产车间，使各工序有效衔接，物料输送顺畅，路径便捷，避免了往返重复运输的能耗浪费；行政办公的配套楼布置在场地东北角。在西侧现有道路上设置1个主要出入口，生产区和综合办公生活区完全分开，便于物料出入和人流出入，生产所需原材料可就近直接进入原料库。
（2）周边环境相容性
根据现场踏勘，项目选址现状周围均为园区企业、空地，周边企业主要为通海宏兴工贸有限公司、云南通海方圆工贸有限公司、云南通海顺明锌业有限责任公司、通海县海龙化工有限责任公司、云南滇红太阳能科贸有限公司等，主要生产农机配件、焊接钢管、管材、太阳能热水器等，周围无对环境有特殊要求的工业企业，根据现场踏勘，厂址周围无环境特殊敏感区、自然保护区、风景名胜区、文物保护区和水源保护区，无环境敏感因素；项目所在地属于通海产业园里山片区，产业布局符合园区规划要求。因此，项目选址于周围环境相容性较好。
（3）用地性质符合性
本项目拟建厂址位于通海产业园区里山片区，符合园区规划及产业政策，根据2024年8月14日通海县自然资源局出具的“三区三线”查询结果，项目选址不涉及生态保护红线、不涉及永久基本农田，位于城镇开发边界范围内，项目用地属于工业用地，用地性质符合相关法规要求。
26、选址合理性分析
本项目位于云南省玉溪市通海县通海产业园区里山片区云南弘盛铂业新材料科技有限公司厂区内，根据现场调查，距离项目最近的关心点为通海产业园区管委会，位于项目西北侧302m；厂界外50m范围内无声环境保护目标，同时厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态保护区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
根据环境影响分析，项目纯水制备排水、实验器皿洗涤排水、喷淋塔排水、真空机组排水和地面清洁废水经收集后排入项目建设的废酸处理系统进行处理后回用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水，不外排；样品检测尾液按金属元素分类收集到达一定储量后转稀贵金属新材料生产与技术研发项目处理（贵金属提取），不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区市政污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。废酸处理系统产生的结晶盐和预处理池预处理沉降物后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控，如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置；边角料、金属碎屑统一收集后，外售回收单位；废包装材料经收集后外售给物资回收单位；废反渗透膜和废滤芯由更换厂家回收处置；化粪池污泥定期委托环卫部门清掏；布袋除尘器收尘灰收集后回用于实验工段；生活垃圾经垃圾箱收集后，由环卫部门清运处置；实验过滤渣及废滤纸、废试剂集中收集后暂存于厂区已有的危险废物贮存库，并委托有资质单位定期收运处理；废酸采用废液桶进行收集后采用氢氧化钠进行中和处理，定期运至项目建设的废酸处理系统进行处理，经处理后用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水。生产废气污染物达标排放；噪声达标排放，对项目厂界外500m范围内的环境保护目标的影响较小，不会改变当地环境功能。
综上所述，项目选址合理。
27、碳排放评价
2021年5月30日生态环境部下发了《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），指导意见中提到“（七）将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。”“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。
2021年7月21日生态环境部办公厅下发了《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》，试点地区为河北、吉林、浙江、山东、广东、重庆、陕西，试点行业为电力、钢铁、建材、有色、石化和化工等重点行业，附件2中建材行业指3011水泥制造，云南省未在试点通知内。
本项目属于贵金属功能材料试验研发，主要使用电能作为能源，为清洁生产工艺。根据《国民经济行业分类》，项目属于‌M7320工程和技术研究和试验发展行业，不属于不属于环环评〔2021〕45号规定的“两高”项目，因此本项目不开展碳排放评价。
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[bookmark: _Toc21920]二、建设项目工程分析
	建设内容
	本项目新材料研发是根据云南弘盛铂业新材料科技有限公司战略部署，针对国防军工、生物医药、航空航天等领域所需要的稀贵金属新材料进行研发工作。项目合金研发实验室属于自主研发阶段。项目所涉及分析检测主要是用于新材料及合金材料研发所涉及的原料、半成品及成品中贵金属含量及杂质的检测工作，辅助研发工作的进行。
建设单位于2024年8月委托浙江辉志环保科技有限公司编制了《稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目环境影响报告表》，并于2025年1月3日取得了玉溪市生态环境局通海分局出具的环评批复：关于云南弘盛铂业新材料科技有限公司稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目环境影响报告表的批复（通环审〔2025〕2号），项目取得环评批复后于2025年3月开工建设，于2026年4月建设完成。因涉及重大变动，项目需重新报批生态环境影响报告。
重新报批项目概况如下：
1、项目概况
（1）项目名称：稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目（重新报批）
（2）建设性质：新建（重新报批）
（3）建设单位：云南弘盛铂业新材料科技有限公司
（4）建设地点：项目位于云南省玉溪市通海县通海产业园区里山片区，位于云南弘盛铂业新材料科技有限公司厂区内，项目使用研发中心和稀贵金属新材料研发实验室2进行实验，场址中心坐标E：102°46′26.622″，N：24°5′44.288″。
（5）占地面积：项目占地面积为929.36m2，建筑面积2146.36m2，一层设置分析检测实验室，二层设置合金研发实验室，三层设置稀贵金属新材料研发实验室，均为现有占地，不再新增占地。
（6）建设规模：项目每年大概完成4500个样品的实验，每年研发出35个新产品。
（7）项目总投资：总投资额为2680万元。
2、建设内容及规模
本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，本项目实际建设内容与原环评批复内容如下。
表2-1    项目建设内容组成一览表
	项目分类
	主要内容
	备注

	主体工程
	研发中心
	1栋，3层，钢混结构。占地面积为608.32m2，建筑面积1824.96m2。一层设置分析检测实验室（主要对公司各研发实验室提供分析检测服务），二层设置合金研发实验室（主要进行自主研发），三层设置稀贵金属新材料研发实验室1（对多领域所需要的稀贵金属新材料进行研发工作）。
	已建成

	
	稀贵金属新材料研发实验室2
	1栋，1层，钢混结构。占地面积为206.04m2。设置稀贵金属新材料研发。
	已建成

	辅助工程
	试剂库
	设于研发中心大楼内，占地面积约10m2。
	已建成

	
	1#仓库
	占地面积154m2，位于项目东南侧，1层钢混结构，用于盐酸储存，地面进行重点防渗、防腐，并按危险化学品储存仓库要求进行建设，设置围堰。盐酸采用玻璃瓶装，规格为2.5L/瓶和5L/瓶两种，由厂家定期配送，最大储存量为810L。
	依托“稀贵金属新材料生产与技术研发项目”1#仓库进行储存

	公用工程
	供电工程
	由园区的供电系统接入。
	已建成

	
	供水工程
	由园区供水管网供给。
	已建成

	
	消防工程
	室外消火栓泵出水管在场地形成室外消火栓环网，将厂外消防给水管与室外消火栓环网相连。
	已建成

	环保工程

	废水治理措施
	雨污分流设施。
	已建成

	
	
	设置1个容积为4m3的化粪池（TW001）处理生活污水。
	依托“稀贵金属产业基地建设项目”已建化粪池

	
	
	建设一套废酸处理系统（处理规模为20m3/d）对项目研发、实验过程中产生的废水、废酸进行处理，主要接收本项目产生的生产废水（纯水制备废水、实验器皿洗涤废水、喷淋塔废水、真空机组废水和地面清洁废水）、废酸，“稀贵金属新材料生产与技术研发项目”产生的废酸（含酸废水）和地面清洁废水。废酸处理系统占地面积为115m2，处理工艺为预处理-预热-低温蒸发浓缩-浓缩液循环处理。
	已建成

	
	
	废酸处理系统建设一座容积为10m3的事故水池对事故情况下生产废水进行收集。
	本环评提出新建

	
	
	设置一个容积为60m3的清水池用于储存废酸处理系统处理后的中水。
	已建成

	
	
	设置一个容积为120m3的预处理池，用于收集本项目及稀贵金属新材料生产与技术研发项目产生的废水、废酸等，并对废水和废酸进行预处理。
	已建成

	
	废气治理措施
	设置一套布袋除尘器（TA003）处理研磨粉尘，并在研发中心设置一套通风橱+碱性喷淋塔+活性炭（TA004）对研发中心废气进行处理，并设置一根15m高的排气筒（DA002，坐标为：102°46′25.353″，24°5′42.874″）对研磨粉尘和研发中心废气进行排放。
	已建成

	
	
	在稀贵金属新材料研发实验室2设置一套通风橱+碱性喷淋塔+活性炭（TA005）对实验废气进行处理，并设置一根15m高的排气筒（DA003，坐标为：102°46′27.014″，24°5′41.93″）对实验废气进行排放。
	已建成

	
	噪声治理措施
	选用低噪声设备，风机安装消声器、基础减震、距离衰减、墙体隔声。
	已建成

	
	固废处置措施
	危险废物贮存库（TS001）1间13m2。
	依托“稀贵金属新材料生产与技术研发项目”已建成的危险废物贮存库

	
	
	一般固废暂存区（TS004）1处，约10m2，用于收集暂存废包装材料等。
	依依托“稀贵金属新材料生产与技术研发项目”已建成的一般固废暂存区

	
	
	生活垃圾收集及清运。
	已建成

	
	
	每间实验室和分析室均设置一个废酸收集桶。
	已建成

	
	地下水
	采取分区防渗的措施，其中废酸处理系统、预处理池、试剂库、事故池进行重点防渗，根据调查，项目建设过程中废酸处理系统、预处理池、试剂库已进行了防渗处理，采用复合防渗结构用压实粘土（等效粘土防渗层厚度不小于1m，渗透系数≤10-7cm/s）+600g/m2无纺土工布复合基础为地基，其上铺设2mm厚HDPE膜（渗透系数≤10-10cm/s），池体采用抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10-8cm/s）浇筑；后续建设事故池时，池体采用抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10-8cm/s）浇筑；研发中心、稀贵金属新材料研发实验室2等区域划分为一般防渗区，根据调查了解，研发中心、稀贵金属新材料研发实验室2已进行了防渗处理，采用防渗混凝土进行防渗，厚度不小于150mm，渗透系数≤10-7cm/s；除重点防渗区和一般防渗区之外的区域进行简单防渗，主要为道路及广场区域等，根据调查，道路及广场区域等区域已用混凝土进行了硬化处理。
	除事故池外其余区域的防渗均已建设完成，后续建设过程中对事故池进行重点防渗

	
	
	设置3个跟踪监测井，分别为厂区西南侧的1#监测井（ZK1）、厂区北侧2#监测井（ZK2）、厂区东北侧3#监测井（ZK3），定期对项目区地下水进行跟踪监测。
	依托已批复的“云南弘盛铂业新材料科技有限公司稀贵金属资源循环利用项目”


3、产品方案
项目每年大概完成4500个样品的实验，每年研发出35个新产品。
4、主要设备情况
根据调查了解，项目较原环评阶段增加了废酸处理系统设备，其余设备与原环评阶段一致。本项目主要生产设备见下表。
表2-2   项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	规格/型号

	分析检测实验室

	1
	节能式电炉
	2
	台
	sx-g04133

	2
	电感藕合等离子发射光谱仪
	1
	台
	ICPA PRO

	3
	紫外可见分光光度计
	1
	台
	UV-2600I

	4
	水分测定仪
	1
	台
	XM60 pro

	5
	电子天平
	3
	台
	LS220A SCS

	6
	不锈钢真空气氛管式电炉
	1
	台
	SK-B05123K

	7
	鼓风干燥箱
	2
	台
	CAS-100

	8
	通风橱
	3
	台
	

	9
	纯水机
	1
	台
	KZ 501

	合金研发实验室

	1
	熔炼炉
	1
	台
	TAKJ-CE1

	2
	空气锤
	1
	台
	C41-75KG

	3
	手动车床
	1
	台
	CJM360

	4
	轧管机
	1
	台
	3-12

	5
	管式退火炉
	1
	台
	STG-60-14

	6
	万能拉拔试验机
	1
	台
	OD-LX100

	7
	显微镜
	1
	台
	AO-HD228SD

	8
	二次元显微镜
	1
	台
	VMS-3020A

	9
	电火花数控线切割
	1
	台
	DK7740

	10
	金刚石线切割机
	1
	台
	240V

	11
	研磨抛光机
	1
	台
	TEF3 80M2-4

	12
	金相镶嵌机
	1
	台
	XQ-2B

	13
	压片机
	1
	台
	MC-15

	14
	金相试样抛光机
	1
	台
	P-1

	15
	首饰抛光机
	1
	台
	KT-2000

	16
	拉拔机
	1
	台
	360V

	17
	表面粗糙度仪
	1
	台
	TR200

	18
	自动松管机
	1
	台
	240V

	稀贵金属新材料研发实验室

	1
	旋转蒸发仪
	1
	台
	YRE.2010Z

	2
	试验台
	3
	张
	

	3
	实验桌
	9
	张
	

	4
	通风柜
	4
	台
	

	5
	干燥台
	1
	台
	

	6
	旋转蒸发仪
	1
	台
	YRE-2010Z

	7
	单层玻璃反应釜
	2
	台
	YDF10L
YDF20L

	8
	多功能反应釜
	5
	台
	100L

	9
	低温反应浴DFY-10/-30-研发部
	1
	台
	DFY-10L\30

	10
	密闭低温循环装置（冷水机组）
	1
	台
	DLSB-100L-30

	11
	电炉（马弗炉）
	3
	台
	sx2-4-40

	12
	电热恒温鼓风干燥箱
	2
	台
	DGG-9140A

	13
	真空干燥箱
	2
	台
	DZF-6020

	14
	气氛管式电炉
	1
	台
	SK-G10123K

	15
	离心机
	2
	台
	CLT55

	16
	纯水机
	1
	台
	20L/H

	17
	通风橱
	13
	台
	8个落地＋5个台式

	18
	卧式水喷射双套真空机组
	1
	台
	JW-RPP-32-40

	废酸处理系统

	19
	预处理系统
	1
	套
	120m3

	20
	低温蒸馏系统
	1
	/
	20m3/d

	21
	磁力泵
	5
	个
	

	22
	pp滤筒
	2
	个
	

	23
	pp桶
	3
	个
	


5、主要原辅材料及能源
项目所涉及分析检测主要是用于新材料及合金材料研发所涉及的原料、半成品及成品中贵金属含量及杂质的检测工作，辅助研发工作的进行。本环评提出，项目实际运行过程中须严格使用高纯度的贵金属作为原料，本项目各原辅材料消耗情况如下表：
表2-3    本项目原辅料（稀贵金属）消耗量一览表
	序号
	原料来源
	原料名称
	性状
	单位
	用量
	备注

	合金研发

	1
	国内购买
	贵铁合金粉
	粉末
	t/a
	1
	含铂、铱、钯、铑、铁、银、金

	2
	国外进口
	铂粉
	粉末
	kg/a
	10
	纯度为99.95%

	3
	国外进口
	铱粉
	粉末
	kg/a
	1
	纯度为99.95%

	4
	国外进口
	银粉
	粉末
	kg/a
	2.5
	纯度为99.95%

	5
	国外进口
	钯粉
	粉末
	kg/a
	6.5
	纯度为99.95%

	6
	国外进口
	铑粉
	粉末
	kg/a
	1
	纯度为99.95%

	7
	国外进口
	金块
	块状
	kg/a
	5
	纯度为99.95%

	新材料研发

	1
	国外进口
	铂
	块状
	kg/a
	1.5
	纯度为99.95%

	2
	国外进口
	铱
	粉末
	kg/a
	1
	纯度为99.95%

	3
	国外进口
	银
	块状
	kg/a
	2.2
	纯度为99.95%

	4
	国外进口
	钯
	粉末
	kg/a
	2
	纯度为99.95%

	5
	国外进口
	铑
	粉末
	kg/a
	2
	纯度为99.95%

	6
	国外进口
	金
	块状
	kg/a
	1
	纯度为99.95%

	7
	国外进口
	钌
	粉末
	kg/a
	3
	纯度为99.95%


表2-4    本项目原辅料（化学试剂）及能源消耗量一览表
	序号
	原辅料名称
	性状
	单位
	用量
	储存方式
	最大储存量

	分析检测

	1
	盐酸(≥37%)
	液体
	L/a
	8150
	瓶装
	810（依托稀贵金属新材料生产与技术研发项目1#仓库进行储存）

	2
	硝酸(65%)
	液体
	L/a
	360
	瓶装
	90

	3
	乙醇
	液体
	L/a
	360
	瓶装
	90

	4
	过氧化钠
	粉末
	kg/a
	72
	瓶装
	18

	5
	高锰酸钾
	颗粒
	kg/a
	3.6
	瓶装
	0.9

	6
	铋酸钠
	颗粒
	kg/a
	10.8
	瓶装
	2.7

	7
	硫脲
	颗粒
	kg/a
	18
	瓶装
	4.5

	8
	氯化铵
	颗粒
	kg/a
	36
	瓶装
	9

	9
	水合肼
	液体
	L/a
	10.8
	瓶装
	2.7

	10
	焦硫酸钾
	块状
	kg/a
	7.2
	瓶装
	1.8

	11
	三氯甲烷
	液体
	L/a
	3.6
	瓶装
	0.9

	12
	乙酸乙酯
	液体
	L/a
	3.6
	瓶装
	0.9

	新材料研发（研发中心使用四分之三，实验室2使用四分之一）

	1
	氢氧化钠
	固体
	t/a
	2.4
	袋装
	0.5

	2
	氢氧化钾
	固体
	kg/a
	50
	瓶装
	12.5

	3
	氯化钾
	粉末
	kg/a
	50
	瓶装
	12.5

	4
	氯化钠
	粉末
	kg/a
	50
	瓶装
	12.5

	5
	碳酸氢钠
	粉末
	kg/a
	50
	瓶装
	12.5

	6
	二水合氯化亚锡
	固体
	kg/a
	0.5
	瓶装
	0.125

	7
	乙酸乙酯
	液体
	L/a
	50
	瓶装
	12.5

	8
	乙醇
	液体
	L/a
	50
	瓶装
	12.5

	9
	甲醇
	液体
	L/a
	50
	瓶装
	12.5

	10
	冰醋酸
	液体
	L/a
	50
	瓶装
	12.5

	11
	过氧化氢
	液体
	L/a
	50
	瓶装
	12.5

	12
	盐酸
	液体
	L/a
	50
	瓶装
	12.5

	13
	硫酸
	液体
	L/a
	50
	瓶装
	12.5

	项目能源

	1
	水
	液体
	m3/a
	2820
	/
	/

	2
	电
	/
	kw·h
	65260
	
	


表2-5    主要化学品理化性质
	序号
	名称
	理化性质

	1
	盐酸
（≥37%）
	理化性质：六大无机强酸之一，无色液体，在空气中产生白雾，有刺激性气味；不可燃，密度1.179g/ml，熔点-27.32℃（38%溶液），沸点48℃（38%溶液）。
危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。

	2
	硝酸（65%）
	理化性质：无色透明液体，有窒息性刺激气味；密度142g/ml，熔点-42℃，沸点83℃，易溶于水。
危险特性：强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。

	3
	硫酸
	理化性质：硫酸为无色无臭油状液体，10.36℃时结晶，熔点10.371℃，沸点337℃，无色粘稠状液体，有强腐蚀性，有刺激性气味，易溶于水，生成稀硫酸。
危险特性：有强氧化性、强腐蚀性，会导致严重灼伤。

	4
	乙醇
	理化性质：俗称酒精，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，液体密度是0.789g/cm3（20℃），乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是783℃，熔点是-114.1℃，能与水以任意比互溶。能与仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度0.789。
危险特性：易燃，具刺激性。为中枢神经系统抑制剂。乙醇具有成瘾性及致癌性，但乙醇并不是直接导致癌症的物质，而是致癌物质普遍溶于乙醇。

	5
	氢氧化钠
	理化性质：白色不透明固体，易解，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮:密度2.12g/ml，熔点318.4℃，沸点1390℃。
危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。

	6
	水合肼
	理化性质：无色发烟液体，微有特殊的氨臭味，熔点为-40℃，沸点为119℃相对密度为1.03，与水混溶可溶于乙醚、氯仿，可溶于乙醇，用作还原剂、溶剂、抗氧剂、用于制取医药、发泡剂等。
危险特性：吸入本品蒸气,刺激鼻和上呼吸道。液体或蒸气对眼有刺激作用,可致眼的永久性损害对皮肤有刺激性，可造成严重灼伤。可经皮肤吸收引起中毒。燃爆危险：本品可燃，高毒，具强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

	7
	氯化钠
	白色立方晶体或细小结品粉末，味咸。熔点为801℃，沸点为1413℃，相对密度为2.165，溶于水和甘油，难溶于乙醇。未经高度精制的用于制造氯气、氢气、漂白粉、金属钠等的工业原料。

	8
	高锰酸钾
	理化性质：深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽，相对密度为 2.7，可溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。主要用作有机合成、油脂工业、氧化、医药消毒等。
危险特性：吸入后可引起呼吸道损害。溅落眼睛内，刺激结膜，重者致灼伤。刺激皮肤。浓溶液或结晶对皮肤有腐蚀性。本品助燃,具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

	9
	氯化铵
	理化性质：无臭、味咸，容易吸潮的白色粉末或结晶颗粒，熔点为 520℃，微溶于乙醇、溶于水、溶于甘油。用于医药、干电池、织物印染、肥料、鞣革、电镀、洗涤剂等。
危险特性：本品对皮肤、粘膜有刺激性,可引起肝肾功能损害，诱发肝昏迷,造成氨质血症和代谢性酸中毒等。本品不燃，具刺激性。

	10
	乙酸乙酯
	理化性质：无色澄清液体，熔点（℃）：-83.6，沸点（℃）：77.06，相对密度（水=1）：0.894--0.898，闪点（℃）（开杯）：7.2，引燃温度（℃）：426，微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。
危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。


6、劳动定员及工作制度
工作制度：本项目年工作300天，采用一班制，每班8小时。
员工人数：本项目劳动定员20人，在厂区用餐（两餐），不在项目区住宿。
7、总平面布置
本项目位于云南弘盛铂业新材料科技有限公司现有厂区内，利用现有研发中心大楼和稀贵金属新材料研发实验室2建设实验室、研发室等。研发中心为三层，一层设置分析检测实验室，二层设置合金研发实验室，三层设置稀贵金属新材料研发实验室1。研发中心东南侧单独的一栋一层建筑设置为稀贵金属新材料研发实验室2。废酸处理系统位于厂区东侧，地势较低处，便于废水的收集和处理。厂区内分区明确，布置合理，交通便捷，管理方便，项目平面布局合理。
8、公用工程
（1）供水
项目周边已有建成的供水管网，能满足本项目的供水设计要求。项目使用的自来水由通海产业园区里山片区自来水管网供给，依托已建供水管网衔接进入生产车间。
（2） 排水
项目实行雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排至园区道路雨水管网最终排入里山大沟。生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值后排入园区污水管网进入园区污水处理厂处理；生产废水主要包括样品检测尾液、实验器皿洗涤废水、纯水制备浓水、喷淋塔废水、真空机组废水和地面清洁废水。样品检测尾液按金属元素分类收集到达一定储量作为“稀贵金属新材料生产与技术研发项目”原料使用，实验器皿洗涤废水、纯水制备浓水、喷淋塔废水、真空机组废水、地面清洁废水和废酸排入项目已建的废酸处理系统处理后用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水；雨天时经处理后的废水暂存于清水池（容积为60m3）内，逐步进行回用。项目生产废水经收集处理后全部回用，不外排。
（3）供电
项目供电电源由工业园区现有电网引入，依托已建变压器衔接进入生产车间。
9、水平衡
（1）纯水制备用排水
项目使用的纯水为自制，项目设置2台纯水机制备纯水，采用工艺为反渗透膜制备纯水，制备效率为60%。根据建设单位提供资料，项目分析实验室和研发实验室用水量为0.08m3/d，24m3/a。制备纯水的用水量为0.13m3/d，39m3/a，产生的浓水为0.05m3/d，15m3/a。纯水制备产生的浓水排入项目废酸处理系统建成的预处理池暂存预处理，后进入废酸处理系统进行处理，用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水。项目纯水制备较少，纯水制备频率较低，反渗透膜定期更换，无反冲洗废水。
（2）样品检测尾液
项目分析实验中浸出工序和稀释工序使用纯水，研发实验室酸解工序使用纯水，使用量较少，约0.04m3/d，实验结束后，该部分样品检测尾液含有金属元素，按金属元素分类收集到达一定储量后转稀贵金属新材料生产与技术研发项目进行贵金属提取，不外排。
（3）实验器皿洗涤用排水
项目实验结束后，实验器皿先采用自来水清洗，再采用纯水清洗，洗涤用水总计约0.08m3/d（其中自来水0.04m3/d，纯水0.04m3/d），排污系数为85%，则实验器皿洗涤废水为0.07m3/d，21m3/a，排入项目废酸处理系统建成的预处理池暂存预处理，后进入废酸处理系统进行处理，处理后用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水。
（4）喷淋塔用排水
根据现场踏勘，项目研发中心设置1套碱性喷淋塔+活性炭处理设施对研发中心产生的废气进行治理后达标排放；稀贵金属新材料研发实验室2设置1套碱性喷淋塔+活性炭处理设施对实验室2产生的废气进行治理后达标排放。吸收塔自带循环水箱，喷淋水循环使用。根据建设单位提供资料，每套喷淋塔循环水泵功率为4m3/h，循环水量为3.5m3，吸收液为氢氧化钠溶液，循环使用，期间pH自动加药仪系统检测氢氧化钠溶液浓度，自动投加氢氧化钠药剂。废气和氢氧化钠溶液进行充分接触并进行物理吸收和化学反应、中和反应，吸收之后的液体会流入循环水箱，经循环泵抽取循环使用。循环过程中循环水损耗按10%计，损耗的循环水由自动补水装置补给，每套喷淋塔日工作时间均为8h，循环水量为3.5m3，则2套喷淋塔补水量为0.7m3/d，210m3/a。项目循环水箱内的循环水每月更换一次，更换的废水量约为7m3/次（84m3/a、0.28m3/d），喷淋塔更换废水排入项目废酸处理系统建成的预处理池暂存预处理，后进入废酸处理系统进行处理，处理后用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水。
（5）真空机组排水
根据现场踏勘，项目设置一台卧室水喷射双套真空机组用于各生产设备抽真空，真空机组采用自来水作为循环液（约1.4m3），循环使用，抽取真空时会有酸性气体进入循环液中。根据调查了解，真空机组每周更换一次循环液（约0.23m3/d，70m3/a），产生的循环液排入项目废酸处理系统建成的预处理池暂存预处理，后进入废酸处理系统进行处理，处理后用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水。
（6）地面清洁用排水
项目清洁面积约2031m2。根据《云南省地方标准》（DB/T168-2026）中相关标准及项目实际情况，清洁用水取0.3L/（m2·次），项目每天清洁一次。则地面清洁用水量为0.61m3/d，183m3/a，排污系数取0.8，因此，地面清洁废水为0.49m3/d，147m3/a，经收集后进入废酸处理系统处理，处理后用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水。
（7）生活用排水
本项目劳动定员20人，根据《云南省地方标准》（DB53/T168-2026），工作人员在项目区用两餐，不在项目区住宿，项目用水量按70L/人·d计，则生活用水量为1.4m3/d，排污系数为80%，则工作人员生活污水产生量为1.12m3/d，336m3/a，经化粪池处理后排入园区市政管网，最终进入园区污水处理厂处理。
表2-6     本项目排水情况统计
	用水名称
	产生量m3/d
	治理措施
	排水量m3/d

	纯水制备浓水
	0.05
	排入项目废酸处理系统建设的预处理池暂存预处理，后进入废酸处理系统进行处理，后用作喷淋塔补充水、真空机组用水、地面清洁用水和厂区绿化用水
	0

	实验器皿洗涤废水
	0.07
	
	0

	喷淋塔用水
	0.28
	
	0

	真空机组排水
	0.23
	
	0

	样品检测尾液
	0.04
	按金属元素分类收集到达一定储量后转稀贵金属新材料生产与技术研发项目处理
	0

	地面清洁用水
	0.49
	经收集后进入废酸处理系统进行处理
	0.49

	生活污水
	1.12
	食堂废水经油水分离器预处理后与生活污水经化粪池处理后排入园区市政管网，最终进入园区污水处理厂处理
	1.12



注：本项目建成后，“稀贵金属新材料生产与技术研发项目”产生的废酸（包括含酸废水）、地面清洁废水均全部收集进入本项目建设的废酸处理系统处理。生产废水经处理后雨季废水暂存于清水池内，进行逐步回用于喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水。
图2-1    项目水量平衡图（单位：m3/d）
10、氯离子平衡
实验中使用盐酸、氯化钠、氯化铵、氯化钾等，氯离子以化合物形式存在，氯离子平衡见下表：
表2-7   氯离子平衡表（kg/a）
	实验室
	输入项
	输出项

	
	含氯原料
	原料带入氯总量
	碱喷淋吸收液含氯总量
	无组织排放含氯总量
	废水中含氯总量（实验器皿洗涤）
	检测尾液中含氯总量

	分析检测实验室
	37%盐酸9700
	3490.67
	59.69（1.71%）
	9.77（0.28%）
	24.78（0.71%）
	3399.43（97.3%）

	
	氯化铵36
	23.89
	
	
	0.17（0.71%）
	23.72（99.29%）

	稀贵金属新材料研发实验室
	37%盐酸60
	21.59
	0.37（1.71%）
	0.06（0.28%）
	0.15（0.71%）
	21.01（97.3%）

	
	氯化钾50
	23.82
	
	
	0.17（0.71%）
	23.65（99.29%）

	
	氯化钠50
	30.34
	
	
	0.22（0.71%）
	30.12（99.29%）


11、环保投资
项目环保投资主要用于废气治理、废水处理、隔音降噪、土壤和地下水污染防范等，根据现场调查，项目部分环保设施已建设完成，后续需进行部分环保设施补充，经初步估算，项目总投资2680万元，已建环保设施投资约98.8万元，新增环保投资约20.1万元，环保总投资为118.9万元，环保投资占项目总投资的4.44%。具体投资估算明细如下表所示。
表2-8   项目环保投资估算表
	污染源
	治理设施
	已投资/万元
	本次环评新增投资/万元
	备注

	一、施工期（后续施工）

	废气
	建筑材料、垃圾临时苫盖
	0
	0.1
	环评提出

	
	洒水降尘
	0
	0.1
	环评提出

	废水
	依托现有已建化粪池
	0
	0
	依托已有

	二、运营期

	废气
	设置布袋除尘器（TA003）处置研磨粉尘，并设置一根15m高的排气筒（DA002）进行排放
	5
	0
	已建

	
	设置一套通风橱+喷淋塔+活性炭（TA004）对研发中心废气进行处理，后经15m高的排气筒（DA002）进行排放
	25
	0
	已建

	
	设置一套通风橱+喷淋塔+活性炭（TA005）对实验室2废气进行处理，并设置一根15m高的排气筒（DA003）进行排放
	25
	0
	已建

	废水
	化粪池1个（4m3）
	0
	0
	依托

	
	设置一套废酸处理系统（TS005），处理规模为20m3/d，处理工艺为“预处理+预热+低温蒸发浓缩+浓缩液循环处理”，处理项目产生的生产废水和废酸，含1个容积为120m3的预处理池和1个容积为60m3的清水池
	28.1
	0
	已建

	
	废酸处理系统建设一个容积为10m3的事故水池对事故情况下生产废水进行收集
	0
	3.2
	新建

	噪声
	采取减振、隔声，出入口减速带、禁鸣标识
	5
	0
	已建

	固体废弃物
	垃圾桶若干
	0.1
	0
	已建

	
	项目产生的危险废物暂存依托厂区已建成的危险危险废物贮存库（TS001）
	0
	0
	依托

	
	各实验室和分析室均设置一个废酸收集桶
	0.2
	0
	已建

	地下水、土壤
	厂区进行分区防渗，废酸处理系统、预处理池、试剂库、事故水池进行重点防渗，研发中心、稀贵金属新材料研发实验室2等区域进行一般防渗，道路及广场区域、配电室等进行简单防渗
	10.4
	0.3
	事故水池防渗为新建，其余防渗措施均已建

	
	依托《云南弘盛铂业新材料科技有限公司稀贵金属资源循环利用项目环境影响报告书》提出建设的3个地下水监测井对地下水进行跟踪监测
	0
	0
	已提出投资，建设中

	其他
	环境监理及管理费
	0
	3.6
	

	
	环境监测
	0
	4.8
	

	
	环保设施竣工验收测试费
	0
	8
	

	合计
	98.8
	20.1
	





	工艺流程和产排污环节
	1、项目施工期工艺流程
2024年8月建设单位委托浙江辉志环保科技有限公司编制了《稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目环境影响报告表》，并于2025年1月3日取得了玉溪市生态环境局通海分局出具的环评批复：关于云南弘盛铂业新材料科技有限公司稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目环境影响报告表的批复（通环审〔2025〕2号）。
取得环评批复后，云南弘盛铂业新材料科技有限公司于2025年3月开工建设，于2026年4月建设完成。项目利用已有厂房设施进行建设，施工期对实验室内部进行装修并安装设备，同时建设相应的环保设施。本项目施工过程进行回顾性调查和评价。
本项目利用现有建筑进行建设，施工期仅对实验室内部进行装修并安装设备等。建设期间主要的污染物为粉尘、废水、噪声和固废。项目后续施工主要为事故池等环保设施的建设，后续主要污染物包括施工废水、废气、施工噪声、施工固废等。
（1） 废气：主要为各种动力机械废气以及汽车运输尾气。
（2） 废水：主要为施工人员的生活污水。
（3）噪声：主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。
（4）固体废物：主要为施工过程中产生的废弃包装物、建筑垃圾，以及施工人员生活垃圾。
施工期工艺流程及产污节点详见图2-4。



图2-2   项目施工期工艺流程及产污节点图
2、项目运营期主要工艺流程
项目主要包含合金和新材料的研发、对原辅料、半成品、成品进行检测等。具体工艺流程如下：
2.1合金研发
1、合金分离提纯研发工艺流程
合金分离提纯主要对贵铁合金粉进行分离提纯得到铂、钯、钌、铱、铑等金属粉，得到的金属粉作为合金深加工研发的原料。本项目以贵铁合金分离提纯为例对合金进行研发，具体工艺如下：
主要由铁、贵金属形成的合金材料，经过制粉工序，制成粒度在100目~200目的金属粉末，然后通过盐酸、硫酸溶解出铁元素，从而获得粒度更细贵金属粉末。
（1）将贵铁合金粉末加入反应釜，固液比为1：50加入稀酸（10%盐酸或10%硫酸），于80~90℃搅拌反应4小时；
（2）反应结束后冷却至室温，放出过滤并洗涤，洗涤至中性；
（3）收集酸性含铁离子滤液及洗涤液，转移至中和反应罐内，按体积比1：10加入水稀释；
（4）在配碱槽中配置5%的氢氧化溶液；
（5）向盛有酸性滤液中和反应罐内缓慢的加入稀碱液（5%氢氧化钠溶液）并不断搅拌，采用pH值试纸实时检测，待pH值达到7时停稀碱液注入，搅拌30分钟pH值稳定不变化，则中和反应完成，此时氯化亚铁或硫酸亚铁则生成氢氧化亚铁沉淀；
（6）将中和完成的固液混合物泵入过滤设备进行固液分离和清洗，滤渣烘干后转入熔炼工序循环使用；
（7）上步过滤出来的滤液进入低温蒸发浓缩机内进行浓缩蒸馏，得到蒸馏水和钠盐，蒸馏水进入产线循环，钠盐以氯化钠或硫酸钠形式收集；
（8）提纯研发得到的贵金属粉末，在检测合格后进行后端合金深加工研发。


图2-3    贵铁合金生产工艺及产污节点图
主要反应化学式：



  



 
产污环节：
项目在研发过程中会产生废酸，废酸经调节pH后进入废酸处理系统进行处理后回用于实验研发，不外排。
2、合金深加工研发工艺流程
根据实验课题，确定实验方案，对贵金属进行高精准度物理加工，准确制备出按要求长度宽度、厚度的贵金属板材或制备出要求直径、长度的贵金属丝。本工序为物理加工。
（1）混料压片（研磨/制样）
混料-研磨-压片；混料：原料为粉末状及颗粒状，原料纯度99.95%，将原料倒至研钵中混拌均匀；研磨：将混拌均匀的原料在研钵里研磨至粉末状；压片：将经过混料研磨的原料倒入压片机容器进行压片处理，经过压片机压缩处理后的原料为圆柱形块状。
（2）熔炼
将经过压片的原料放入坩埚，根据原料熔点调整功率熔炼炼化原料并倒入模具，待冷却后取出，得到棒坯。
（3）锻造
先将棒坯放入管式退火炉进行加热退火，然后取出棒坯在空气锤上进行热锻处理，热锻有利于棒坯材质密致化，利于后续拉拔。
（4）处理管坯表面及打孔
将锻造好的棒坯用手动车床先车削棒坯表面，然后继续用车床将棒坯进行钻孔。
（5）轧制
先根据拉拔工序进行轧制工序的配模，然后根据配模将管坯进行轧制处理。
（6）拉拔
根据客户成品尺寸配模拉拔工序，然后根据配模工序在拉拔机上拉拔至客户所需的尺寸。
（7）显微镜检测
将拉拔好的管材用显微镜观察管材表面质量，挑选出表面质量合格的管材。
（8）成品检测
将表面质量合格的管材用粗糙度仪进行表面粗糙度检测，最后经过显微镜下检测表面以及表面粗糙度仪器检测挑选出合格成品管材。
（9）切环
将检测合格的成品管材用激光切割机进行切环。
（10）研磨抛光
将切好的环放入研磨机，用研磨料进行研磨抛光处理。
（11）环的尺寸检测
用通止规测量环的尺寸，挑选尺寸合格的显影环，显微镜下观察显影环表面质量并挑选出尺寸合格及表面质量合格的成品显影环。
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图2-4   合金研发工艺流程及产污节点图
产污环节：
该实验为物理加工，研制过程中，主要产污为噪声，打孔、切环和研磨工序产生少量金属粉尘，呈无组织排放。
2.2新材料研发
（1）原料预处理（制样）
研发原料为块状、片状、粉末状固体，根据原料性质进行粉碎研磨处理至颗粒度在100目左右。
（2）酸解
在通风橱中将经过处理的原料加入烧杯等玻璃器皿中，加入盐酸、硫酸、过氧化氢、水等溶液进行溶解造液，将烧杯置于电炉上加热反应一段时间，进行浓缩，将体积缩小至要求体积。
主要反应式为：
Pt+6HCl+2H2O2=H2PtCl6+4H2O
Pd+4HCl+H2O2=H2PdCl4+2H2O
Rh+HCl+H2O2=H3RhCl6+H2O
Ir+6HCl+2H2O2=H2IrCl6+4H2O
（3）浓缩
将溶液加入氯化钾、氯化钠等后转移至密闭旋转蒸发仪中进行浓缩，温度为60-80度。
（4）洗涤
根据产品特性，使用纯水或无水乙醇、甲醇进行洗涤，将表面杂质洗涤干净。
（5）干燥
将洗涤后样品放入鼓风干燥箱或真空干燥箱中恒温干燥至恒重。
（6）检测
用塑封袋或玻璃瓶将样品送至分析检测室进行样品中贵金属含量和杂质的分析。
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图2-5   新材料研发工艺流程及产污节点图
产污环节：
该实验预处理（研磨）阶段产生少量粉尘，经布袋除尘器（TA003）处理后由15m排气筒排放（DA002）；酸解、浓缩、洗涤、干燥工序均在通风橱（多个）内进行，酸解阶段产生少量氯化氢气体，浓缩阶段产生少量氯化氢气体和非甲烷总烃，洗涤阶段产生少量非甲烷总烃，研发中心产生的氯化氢气体和非甲烷总烃经喷淋塔+活性炭（TA004）处理后经15m排气筒排放（DA002），稀贵金属新材料研发实验室2产生的氯化氢气体和非甲烷总烃经喷淋塔+活性炭（TA005）处理后经15m排气筒排放（DA003）。实验结束后需对实验器皿进行清洗，则产生部分实验器皿清洗废水。
2.3分析检测
项目所涉及分析检测主要是用于新材料及合金材料研发所涉及的原料、半成品及成品中贵金属含量的检测工作，辅助研发工作的进行。
（1）研磨（制样）
对于大块固体样品，需进行破碎和研磨处理，使其达到检测所需的粒度要求。
（2）熔融
向贵金属粉末中加入过氧化钠、焦硫酸钾、高锰酸钾、铋酸钠等，加入量根据实验要求确定，加入前贵金属粉末及加入金属进行称重。混合金属在马弗炉上进行高温熔融成新合金，取出，放入烧杯中。熔炼主要是通过添加捕集剂将贵金属品位极低的物料熔炼造渣富集贵金属；将难溶贵金属物料熔炼碎化，以提高贵金属溶解活性。
（3）浸出
加入略少于理论量的王水（盐酸:硝酸比例3:1），待液面稳定后启动加热，反应过程中适当补入王水，赶硝加盐酸3-4次，溶液为深色黏稠液体时，浓缩至所需浓度得到稀贵金属化合物浓缩液，获得含铂、钯、铑、钌、铱及杂质的溶液以及不溶渣，该溶液进入过滤实验流程进行过滤，便于后续实验。不同原料需要调整工艺中辅料配比及溶解时长、温度、电位等工艺参数，以达到此原料最优工艺。记录各实验步骤的实验数据。
（4）定容
用容量瓶加水或乙醇稀释样品至一定浓度的溶液。
（5）稀释
根据检测要求，对高浓度液体样品加水进行适当稀释，以便准确测定。
（6）检测
根据贵金属的种类、含量及检测目的，选择合适的检测方法。
生产工艺及产污节点见下图。
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图2-6   分析检测工艺流程及产污节点图
产污环节：
该实验预处理（研磨）阶段产生少量粉尘，经布袋除尘器（TA003）处理后由15m排气筒排放（DA002）；熔融、浸出、定容、稀释工序均在通风橱（多个）内进行，浸出阶段产生少量氯化氢气体和氮氧化物，定容阶段产生少量氯化氢气体、非甲烷总烃、氮氧化物，产生的氯化氢气体、非甲烷总烃和氮氧化物经喷淋塔+活性炭（TA004）处理后经15m排气筒排放（DA002）。实验结束后需对实验器皿进行清洗，则产生部分实验器皿清洗废水。
主要实验流程如下：
（1）铂铱合金检测：
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图2-7    铂铱合金检测流程
铂铱合金反应方程式：
3Pt+18HCl+4HNO3⇄3H2PtCl6+8H2O+4HO↑
2Ir+6Na2O2+2NaOH=2NA2IrO3+5Na2O+H2O+O2↑
（2）铂铑合金检测：
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图2-8   铂铑合金检测流程
铂铑合金反应方程式
3Pt+18HCl+4HNO3⇄3H2PtCl6+8H2O+4HO↑
2Rh+6Na2O2+2NaOH=2Na2RhO3+5Na2O+H2O+O2↑
（3）氧化铱检测：
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图2-9   氧化铱检测流程
氧化铱反应方程式：
2Ir+6Na2O2+2NaOH=2NA2IrO3+5Na2O+H2O+O2↑
2.4纯水制备工艺流程
项目设置纯水机来制备实验用纯水，纯水机制备工艺如下：
（1）预处理：自来水经预处理（PP棉滤芯、颗粒活性炭滤芯）步骤，包括悬浮固体颗粒的过滤和消毒等。这有助于减少对后续工艺的影响，保护反渗透膜。
（2）反渗透：经过预处理的水进入反渗透膜系统，该系统由特殊的半透膜组成。这些膜能够有效地过滤掉水中的离子、微生物、有机物等杂质，从而得到高纯度的水。
（3）浓水排放：在反渗透过程中，一部分水中的杂质被拦截在膜上形成浓水，而另一部分则通过膜，成为纯净水。
（4）纯净水储存：经过多级反渗透处理后，得到的高纯度水被储存在特殊的储水罐中，以备实验室使用。
工艺流程图如下：
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图2-10    纯水制备工艺流程及产污节点图
2.5废酸处理系统工艺流程
项目建设了一套处理规模为20m3/d的废酸处理系统处理项目产生的废水和废酸，处理工艺为“预处理+预热+低温蒸发浓缩-浓缩液循环”，同时废酸处理系统兼并处理稀贵金属新材料生产与技术研发项目产生的废酸。废酸处理系统处理工艺具体如下：
（1）预处理
各研发室和实验室产生的废水和废酸进入预处理池（120m3）进行暂存，废水进入预处理池后立即投加5%氢氧化钠溶液进行水解，pH值控制在6.5~7，沉降出金属固态水解产物，之后投加絮凝药剂使废水中悬浮无法沉降固体物沉淀，后经精滤器过滤后滤渣（金属化·合物）与废酸处理系统结晶盐一同处理。
预处理池蓄满一半（约60m3）后开启一轮污水处理，根据核算，项目进入废酸处理系统的废水产生量约为1.12m3/d，稀贵金属新材料生产与技术研发项目产生的含酸废水、地面冲洗废水量约为0.42m3/d，项目废酸产生量约为0.76m3/d，则进入污水处理的废水量约为2.3m3/d，约26天可开启一轮污水处理，一次污水处理时长约3天。
（2）预热
本步骤为全自动，原水桶到中液位后，水泵运行产生真空，蒸发器自动进水，压缩机运行产生热量给蒸发罐内废水加热，在真空状态下，废水温度上升到30℃左右，废水开始蒸发，预热完成。
（3）蒸发浓缩过程
蒸发温度设定为35-40℃，压缩机压缩冷媒产生热量，水分快速蒸发的同时，冷媒通过膨胀阀气化后吸收热量制冷，蒸气上升遇冷液液化进入储水罐，冷媒吸收了热量，通过压缩机压缩制热，给废水再加热。如果在蒸发的过程中有气泡上升，传感器检测到后，消泡剂自动加进去消泡，一个周期完成后，开始排出浓缩液（一个周期的时间可设定）。产生的蒸发结晶盐（蒸发结晶盐主要含氯化钠、氯酸钠、氯化亚铁、硫酸亚铁、氯化铵等）后续建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控，如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置。
（4）浓缩液排出
一个蒸发周期完成后，压缩泵停止工作，浓缩液管路气动阀打开，蒸发罐加压，将浓缩液压入浓缩桶内，再回到原水桶中循环处理。
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图2-11    废酸处理系统工艺流程
项目运营期产污节点及污染因子见下表：
表2-9   运营期产污节点及污染因子表
	污染物类别
	产物环节
	污染因子
	治理措施

	废气
	研发中心研发实验
	颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氮氧化物
	颗粒物经布袋除处器（TA003）后与其他废气一同进入碱性喷淋塔+活性炭吸附装置（TA004）处理后经经15m高的排气筒进行排放

	
	实验2
	非甲烷总烃、氯化氢
	经碱性喷淋塔+活性炭吸附装置（TA005）处理后经15m高的排气筒进行排放

	废水
	纯水制备排水
	悬浮物、盐类
	经收集后全部进入废酸处理系统处理（处理工艺为：预处理-预热-低温蒸发浓缩-浓缩液循环处理），处理后清水用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水

	
	实验器皿洗涤排水
	pH、悬浮物、氯离子、钠离子、硫酸根离子、铁离子及各种贵金属离子
	

	
	喷淋塔循环废水
	pH、悬浮物、氯离子、钠离子、硫酸根离子
	

	
	真空机组排水
	pH、悬浮物、氯离子、钠离子、硫酸根离子
	

	
	地面清洁废水
	pH、悬浮物
	

	
	样品检测尾液
	悬浮物、贵金属
	转“稀贵金属新材料生产与技术研发项目”进行贵金属提取

	
	生活区生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、TP、SS、粪大肠菌群
	采用化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理

	噪声
	生产区设备
	噪声
	选用低噪声设备，风机安装消声器、基础减振、距离衰减、墙体隔声

	固废
	实验研磨
	边角料、金属碎屑
	边角料和金属碎屑均为贵金属，统一收集后，外售回收单位

	
	实验原辅料
	废包装材料
	经收集后外售给物资回收单位

	
	软水制备
	废反渗透膜和废滤芯
	由更换厂家回收处置

	
	生活区
	化粪池污泥
	定期委托环卫部门清掏

	
	废气处理
	布袋除尘灰
	该除尘灰里含有贵金属，除尘灰收集后回用于实验工段

	
	废酸处理系统
	结晶盐
	属性无法判别，本环评提出，后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控。如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置

	
	废酸处理系统
	预处理池沉降物
	

	
	实验室
	实验过滤渣及废滤纸
	收集暂存在厂区已建的危险废物贮存库，委托有资质的单位收运处置

	
	实验室
	废试剂
	由废液桶集中收集后暂存于厂区已有的危险废物贮存库，并委托有资质单位定期收运处理

	
	实验室
	废酸
	废酸采用废液桶进行收集后采用氢氧化钠进行中和处理，定期运至项目建设的废酸处理系统进行处理，经处理后用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水

	
	废气处理
	废活性炭
	产生的废活性炭由更换厂家带走处置

	
	生活区
	生活垃圾
	收集后委托环卫部门清运处置




	与项目有关的原有环境污染问题
	1、企业概况及环保手续办理情况
云南弘盛铂业新材料科技有限公司现有厂区内现有项目建设及环保手续办理情况如下：
表2-10     现有项目及环保手续办理情况一览表
	序号
	项目名称
	环保手续办理情况
	主要工程内容
	备注

	1
	稀贵金属产业基地建设项目
	仅建设厂房，项目选址不涉及环境敏感区，标准厂房建设未办理环评手续
	进行场地平整、标准厂房等建筑物的建设（包含2栋标准厂房、4栋生产车间、1 栋生活用房、1 栋办公楼、1 栋研发中心及3 间辅助用房）
	2021年12月建设完成后

	2
	稀贵金属新材料生产与技术研发项目
	环境影响评价：玉溪市生态环境局通海分局于2022年7月19日出具了《关于云南弘盛铂业新材料科技有限公司稀贵金属新材料生产与技术研发项目环境影响报告表的批复》（通环审〔2022〕11号）
	主要建设1条铂铱合金生产线、1条铂铑合金生产线及相关辅助设施
	2026年6月自主验收完成，正常生产

	
	
	排污许可证：2023年4月26日取得了玉溪市生态环境局核发的排污许可证（证号：91530423MA7G3CM70L001Q）
	
	

	
	
	环境风险应急预案：2024年10月12日取得玉溪市生态环境局通海分局出具的《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（备案编号：530423-2024-032-L）
	
	

	
	
	竣工环境保护验收：2026年6月进行了自主验收
	
	

	3
	稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目
	环境影响评价：玉溪市生态环境局通海分局于2025年1月3日出具了《关于云南弘盛铂业新材料科技有限公司稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目环境影响报告表的批复》（通环审〔2025〕2号），因项目建设过程中涉及重大变动，本项目进行重新报批环评。
	主要进行稀贵金属实验和研发，每年完成4500个样品的实验，每年研发出35个新产品。
	已建成，涉及重大变动，本次重新报批环评

	4
	稀贵金属资源循环利用项目
	环境影响评价：于2026年1月委托云南新世纪环境保护科学研究院有限公司编制了《云南弘盛铂业新材料科技有限公司稀贵金属资源循环利用项目环境影响报告书》，并于2026年5月6日取得了云南省生态环境厅下发的关于“稀贵金属资源循环利用项目环境影响报告书的批复”（云环审[2026]1-7号）
	利用公司已建的闲置厂房（1#生产车间、2#生产车间及生产厂房）新建5条生产线，其中一条年处理400吨铂、钯、铑-碳废催化剂处理生产线，一条年处理600吨钌-碳废催化剂处理生产线，一条年处理1000吨铂-氧化铝废催化剂处理生产线，一条年处理500吨汽车尾气废催化剂处理生产线，一条100吨复杂物料（三个贵金属元素以上）处理生产线，年处理稀贵金属物料共2600吨
	截至本次环评报审阶段，项目正在进行建设中，暂未进行竣工环境保护验收工作。


2、现有项目工程概况
2.1现有项目主要建设内容
云南弘盛铂业新材料科技有限公司现有项目包括稀贵金属产业基地建设项目、稀贵金属新材料生产与技术研发项目、稀贵金属资源循环利用项目，其中稀贵金属产业基地建设项目为项目区标准厂房建设，不涉及生产运营；稀贵金属新材料生产与技术研发项目利用已建的3#车间、生活用房及库房建设1条铂铱合金生产线、1条铂铑合金生产线及相关辅助设施（生产规模为铂铱合金材料0.5吨/年，铂铑合金材料0.3吨/年）；稀贵金属资源循环利用项目为利用1#生产车间、2#生产车间及生产厂房新建5条生产线，其中一条年处理400吨铂、钯、铑-碳废催化剂处理生产线，一条年处理600吨钌-碳废催化剂处理生产线，一条年处理1000吨铂-氧化铝废催化剂处理生产线，一条年处理500吨汽车尾气废催化剂处理生产线，一条100吨复杂物料（三个贵金属元素以上）处理生产线，年处理稀贵金属物料共2600吨。现有项目由主体工程、储运工程、辅助工程及环保工程等工程组成，工程主要建设内容及构成情况见表2-11。
表2-11    现有项目主要建设内容一览表
	工程类别
	工程名称
	工程内容
	备注

	一、稀贵金属产业基地建设项目

	工程内容
	钢结构库房
	位于项目区北部，1 栋1F钢结构库房，占地面积2165.76m2，层高11.5m。
	已建

	
	2#生产车间
	位于项目区北中部，1 栋1F钢结构生产车间，占地面积1522.72m2，层高11.5m。
	

	
	1#、3#生产车间
	2栋2F钢混结构生产车间，1#生产车间位于项目区中部，占地面积1564.36m2，层高8.6m；3#生产车间位于项目区中东部，占地面积758.02m2。
	已建

	
	办公楼
	位于项目区东北部，1 栋3F 钢混结构办公楼，占地面积1333.2m2。
	已建

	
	研发中心
	位于项目区西部，1 栋3F 钢混结构研发中心，占地面积1833.12m2。
	

	
	生活用房
	位于项目区南部，1栋3F 钢混结构生活用房，占地面积134.32m2。
	

	
	1#、2#库房
	位于项目区南部，2 间1F 钢混结构库房，1#库房占地面积154m2，2#库房占地面积63m2。
	已建

	二、稀贵金属新材料生产与技术研发项目

	









主体工程
	熔融车间
	占地面积154.84m2，位于3#生产车间东侧，紧邻3#生产车间酸洗区，为1层彩钢结构，现状作为熔融车间使用，废气通过管道排入酸雾吸收塔进行处理。
	已建

	
	其
中
	原料储存区
	占地面积10m2，位于研发楼一楼，用于堆放原料及称量。
	已建

	
	
	熔融浇筑区
	占地面积64.84m2，位于临时熔融车间中部，主要将制造合金的单质金属在中频炉内进行熔融，熔融后倒入模具进行浇铸成型。此过程中频炉采用电加热，浇注后自然冷却成型，设置1台中频炉，1台备用。
	已建

	
	3#生产车间
	2层钢混结构，占地面积758.02m2，生产线设置于1层，2层目前闲置，实际建设完成后本项目生产区域占用面积减小，生产线自厂房西北向东南依次布设。
	已建

	
	1F
	轧制区
	占地面积30m2，位于厂房南侧，主要将熔融浇铸后的合金按产品要求厚度进行轧制，轧制方式为冷轧，采用轧机直接进行轧制，不涉及冷轧的其他工序，设置小型轧机1台。
	已建

	
	
	酸洗区
	该部分区域布置于一楼侧，占地面积80m2，位于厂房东部，主要在密闭负压的反应釜中加入15%的盐酸对轧制后的产品进行酸洗，去除合金表层的氧化物，此过程在50℃的条件下进行，采用电加热。设置2台酸洗设备和2台真空机组，酸洗设备自带尾气吸收塔。
	已建

	
	
	纯水洗涤区
	布置于一楼厂房东南侧，占地面积15m2，位于厂房东南侧，紧邻酸洗区，主要用纯水对酸洗后的合金进行清洗，去除合金表面的酸洗液，清洗过程在1套反应釜内进行清洗，项目使用的纯水为自制。
	已建

	
	
	低温干燥区
	位于一楼，占地面积约10m2，紧邻纯水洗涤区，主要用暖风将清洗后的合金进行低温烘干，烘干温度为50℃，设置2台鼓风干燥箱。
	已建

	
	
	包装区
	占地面积10m2，位于研发楼一楼，主要对产品进行包装。
	已建

	
	
	成品堆放区
	占地面积30m2，位于研发楼一楼，用于堆放成品。
	已建

	辅助工程
	生活用房
	3层钢混结构，占地面积134.32m2。
	已建

	
	其
中
	1—2F
	主要为食堂。
	

	
	
	3F
	主要为办公室。
	

	
	配电室
	占地面积239m2，位于项目西南侧，建设一间配电室，对项目用电进行调节。
	已建

	储运工程
	1#仓库
	占地面积154m2，位于项目东南侧，1层钢混结构，用于盐酸储存，地面进行重点防渗、防腐，并按危险化学品储存仓库要求进行建设，设置围堰。盐酸采用玻璃瓶装，规格为2.5L/瓶和5L/瓶两种，由厂家定期配送，盐酸最大储存量为0.4t。
	

	
	2#仓库
	占地面积63m2，位于项目东南侧，1层钢混结构，用于液氯储存，地面进行防渗，并按危险化学品储存仓库要求进行建设，安装氯气报警装置。液氯采用钢瓶装，由厂家定期配送，规格为0.5t/瓶，钢瓶压力为1Mpa，通过管道将氯气输送至生产车间。液氯最大储存量为0.5t。
	已建

	公用工程
	供水
	由园区供水管网供给。
	已建

	
	排水
	项目实行雨污分流制，雨水经雨水管道收集外排至园区雨水管网，排入里山大沟。项目运营期食堂废水经油水分离器预处理后与办公生活污水一同进入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理。生产过程中产生的酸洗废液、洗涤废水及酸雾吸收塔更换废水统一收集暂存于废水收集池中。
	

	
	供电
	由园区电网供给。
	

	环保工程
	废
气
	油烟净化器
	食堂设置有一套中型油烟净化器，处理效率为75%。
	

	
	
	布袋除尘器、酸雾吸收塔
	项目在熔融工序电加热至1100℃进行熔融，熔融废气主要污染物为颗粒物；项目酸洗工艺废气，主要污染物为颗粒物、氯气、氯化氢。现有工程中频炉熔融废气经“布袋除尘器（TA001）”处理后与酸洗工艺废气经“酸雾吸收塔（TA002）”处理后的酸洗工序尾气经经1根25m高排气筒（DA001）排放。
	已建

	
	废
水
	雨污分流
	项目厂区采用雨污分流制，雨水经项目管网收集排入园区雨水管网，排入里山大沟。项目食堂废水经油水分离器处理后与办公生活污水排入化粪池处理达标后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理。酸洗废液、洗涤废水及酸雾吸收塔更换废水等生产废水，统一收集暂存于废水收集池内。
	已建

	
	
	油水分离器
	项目食堂设置一个容积为0.5m3的油水分离器对食堂废水进行预处理。
	已建

	
	
	化粪池
	项目于一号车间、三号车间、研发楼各一个各设置1个容积为4m3的地埋式化粪池，用于处理办公生活污水和食堂废水。
	

	
	
	废水收集池（TS003）
	位于项目区南侧，容积为120m3，用于生产废水的收集暂存，生产废水定期委托云南大地丰源环保有限公司处置，每月清运一次。废水收集池建设严格按照（GB18597-2023）《危险废物贮存污染控制标准》及其修改清单建设。
	已建

	
	固
废
	一般固废间（TS004）
	位于厂房西北角，区域大小为10m2，用于收集暂存项目产生的废边角料、金属碎屑、废包装袋等一般固废。
	已建

	
	
	危废暂存间（TS001）
	占地面积13m2，项目在厂房西南角，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，要求防雨、防晒、防渗。用于废机油收集暂存，设置专用容器收集废机油。
	已建

	
	
	垃圾收集桶
	在厂区和生活用房内分散设置若干垃圾桶，用于生活垃圾收集。
	已建

	
	地
下
水
	重点防渗区
	项目废水收集池、事故池、1#仓库、2#仓库及危废暂存间等区域进行重点防渗。防渗措施：采用复合防渗结构用压实粘土（等效粘土防渗层厚度不小于1m，渗透系数≤10-7cm/s）+600g/m2无纺土工布复合基础为地基，其上铺设2mm厚HDPE膜（渗透系数≤10-10cm/s），池体采用抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10-8cm/s）浇筑。
	已建

	
	
	一般防渗
	项目生产车间、酸雾吸收塔、化粪池等区域进行一般防渗，采用防渗混凝土进行防渗，厚度不小于150mm，渗透系数≤10-7cm/s。
	已建

	
	
	简单防渗
	项目生活用房、配电室及熔融车间等区域进行简单防渗，采用防渗混凝土作面层，面层厚度不小于100mm，渗透系数≤10-7cm/s，其下铺砌砂石基层，进行一般地面硬化。
	已建

	
	噪声
	减震基座、厂房隔声、距离衰减等，用于降低生产设备噪声。
	已建

	
	风
险
	围堰
	项目危废暂存间废机油桶周边和1#仓库盐酸储存区域建设围堰，防止废机油和盐酸泄漏至外环境。
	已建

	
	
	监控系统
	项目1#、2#仓库建设监控系统，对盐酸及液氯储存进行监控，2#液氯储存仓库加设氯气报警器，预防仓库危险物质泄漏。
	已建

	三、稀贵金属资源循环利用项目

	主体工程
	火法车间
	1层钢结构，占地面积1624.24m2，层高11.5m，主要用于原料预处理，包括焚烧、熔炼、煅烧等工序，主要配置10t/d回转窑1台，100kg/h中频炉3台、100kg/h喷粉机1台、100kg/h台车炉2台，1.0t/h破碎机1台、1.0t/h筛分机1台、1.0t/h球磨机1台，50kg/h电阻炉4台，用于原料预处理及火法富集处理。
	厂房利用已建2#车间，设备在建

	
	湿法车间
	2层钢混结构生产厂房，占地面积1564.36m2，层高8.6m，主要用于贵金属原料造液、湿法富集及精炼等。1层主要作为贵金属原料造液，湿法富集、钯精炼等工序，主要配置3m3搪瓷反应釜6台、3m3塑料反应釜1台、300L搪瓷反应釜2台、200L搪瓷反应釜2台、500L搪瓷反应釜2台、3m2冷凝器22个、通风橱11个、20m2板框压滤机2台，5m3中和桶2个(置于围堰中)、3m3废液暂存桶4个(置于围堰中)。2层主要用于稀贵金属产品精炼，配置铂、铑、银、金、铱精炼装置各1套，主要设备包括80L钛桶30个、100L瓷缸40个，通风橱48个、烘箱3台、10kg/h离心机2台、30kg/h复合钛反应釜6台、50kg/h井式炉4台、30kg/h管式炉5台。
	厂房利用已建1#车间，设备在建

	储运工程
	原料仓库
	1层钢结构，占地面积2165.76m2，层高11.5m；根据原料来源分为废催化剂堆存区（3个）、废渣堆放区（1个）四个储存空间（各仓库内根据原料属性进行分类、分区），1个固体原料堆存区（主要存放氢氧化钠、氯化铵、碳酸钠及石灰等）。
	在建

	
	酸罐区
	盐酸储罐：容积为30m3的地上储罐1个，3.5×3.5m（直径×高），为常温常压固定顶罐，设置0.5m高围堰。硝酸储罐：容积为10m3的地上储罐1个，2×2.5m（直径×高），为常温常压固定顶罐，设置0.5m高围堰。硫酸储罐：容积为10m3的地上储罐1个，规格为2×2.5m（直径×高），为常温常压固定顶罐，设置0.5m高围堰。
	在建

	
	危化品库
	依托现有已建1#仓库，位于项目区东南侧，占地面积154m2，1层钢混结构，用于氨水、氯酸钠、过氧化氢、氢氧化钠、氯化铵等危化品储存，已按危险化学品储存仓库要求进行建设，设置有围堰，各化学品分区分类储存，氨水采用25kg/桶的氨水桶存储。
	在建

	辅助工程
	综合办公楼
	依托已建办公楼
	依托

	
	食堂
	依托已建食堂
	依托

	公用工程
	给水工程
	项目使用的自来水由园区自来水管网供给，依托已建供水管网衔接进入车间。
	依托

	
	排水工程
	项目排水采取雨污分流制，依托已建排水管网衔接进入污水处理站。
	依托

	
	供电
	项目供电电源将由工业园区现有电网引入，依托已建变压器衔接进入车间。
	依托

	
	机修车间
	依托项目区现有机修车间。
	依托

	
	检验检测
	本项目原料进厂检测分析、产品分析、冶炼渣主要成分分析等依托已建的建设基地研发实验楼进行。
	依托

	
	燃气供应
	项目使用天然气依托园区现有天然气管线进行，不进行建设供气柜。
	依托

	
	生产供热
	湿法车间反应釜加热采用1t/h燃气蒸汽发生器供热。
	在建

	
	纯水制备
	项目建设1套纯水制备系统，位于1#生产车间南侧，生产规模为2m3/h，生产工艺为“活性炭过滤+多介质过滤+混床过滤+双级反渗透”。
	在建

	环保工程
	废水治理
	[bookmark: _Hlk130566800]废气处理废水、工艺洗涤类废水及设备清洗废水经2个5m3中和桶收集后采用“pH调节+重金属沉淀+PAC与PAM协同混凝沉淀处理”后排入自建污水处理站；工艺废水经4个3m3废液收集桶收集后采用“pH调节+重金属沉淀+PAC与PAM协同混凝沉淀处理”后排入自建污水处理站；循环冷却水外排浓盐水、初期雨水、洗涤废水、软水系统废水收集后经项目自建污水处理站处理（污水处理站处理工艺“碱中和+过滤+低温蒸发”，处理规模50m3/d）处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水，锅炉补给水、工艺用水、产品用水及直流冷却水、洗涤用水”较严标准限值后回用于废气处理及工艺补水，不外排。配置50m3事故水池一座、100m3消防事故水池一座，100m3初期雨水收集池一座。
	在建

	
	
	废水收集池两座（120m3/座，80m3/座），用于生产废水的收集暂存；一座容积为60m3回用水池。
	在建

	
	
	生活污水：生活污水新建一座化粪池（容积5m3）收集处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 中B 级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。
	在建

	
	废气治理
	回转窑焚烧废气经“二燃室+SNCR脱硝+急冷塔+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+洗涤塔（二级碱洗）”处理后，经1根35m高排气筒（DA004，内径1.2m）排放。
	在建

	
	
	预处理中的破碎、筛分、球磨废气及回转窑进料口废气经4套集气罩收集后汇入一套布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA005，内径0.6m）排放。
	在建

	
	
	湿法富集工段酸性废气经“冷凝器（一级冷凝）+洗涤塔（二级碱洗）”处理后经1根25m高排气筒（DA006，内径1m）排放。
	在建

	
	
	熔炼+煅烧废气经“活性炭吸附+布袋除尘+洗涤塔（二级碱洗）”处理后，经1根20m高排气筒（DA007，内径0.8m）排放。
	在建

	
	
	喷粉机废气经集尘罩收集后汇入熔炼+煅烧工段废气处理设施处理后经DA007排放。
	在建

	
	
	稀贵金属精炼废气（铂钌铑铱金银精炼酸性废气）经通风橱收集后汇入湿法富集工段酸性废气处理设施处理后经DA006排放。
	在建

	
	
	稀贵金属精炼废气（钯精炼碱性废气）经“冷凝器（一级冷凝）+洗涤塔洗涤（二级酸洗）”处理后经1根15m高排气筒（DA008，内径0.6m）排放。
	在建

	
	
	燃气蒸汽发生器废气经过1根15m高排气筒（DA009，内径0.6m）排放。
	在建

	
	
	回转窑废气排气筒（DA004）的烟尘（颗粒物）、CO、SO2、氯化氢、氮氧化物（NO2计）设置在线监测。
	在建

	
	固废治理
	危险废物：暂存于位于原料仓库设置的危废暂存间，占地面积100m2。
	在建

	
	
	一般工业固废：位于原料仓库设置的一般工业固废暂存间，占地面积20m2。
	在建

	
	噪声治理
	采取基础减振、厂房隔声、设备消声等措施。
	在建

	
	地下水防治
	分区防渗：原料仓库、1#湿法生产车间、储罐区及围堰、初期雨水池、事故水池、消防事故水池、污水处理站等为重点防渗区，火法生产车间为一般防渗区，其他为简单防渗区，具体分区防渗要求如下：
①原料仓库为重点防渗，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；
②其余重点防渗区（污水处理站、事故池等）按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
③一般防渗区参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
	其中1#湿法生产车间及原料仓库已建，其余新建在建

	
	
	检漏设施：1#湿法生产车间、储罐区及围堰、初期雨水池、事故水池、消防事故池、污水处理站、原料仓库等重点防渗区设“双人工复合衬层系统+检查井”，连通防渗层导排管，双人工复合衬层系统按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）关于双人工复合衬层系统要求进行建设，检查井防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗。
	在建

	
	
	跟踪监测：设3个长期跟踪监测井：厂区西南角（ZK1）、厂区北侧（ZK2）、厂区东北侧（ZK3）。
	在建

	
	环境风险
	50m3事故水池一座、100m3消防事故水池一座
	在建


2.2现有项目产品方案及生产规模
现有“稀贵金属新材料生产与技术研发项目”设置1条年产0.5t铂铱合金材料生产线和1条年产0.3t铂铑合金材料生产线，产品执行《中华人民共和国有色金属行业标准 贵金属及其合金板、带材》（YS/T 201-2007）；稀贵金属资源循环利用项目建设5条稀贵金属回收利用生产线产品方案如下表。
表2-12   项目产品方案
	序号
	产品名称
	生产规模

	一、稀贵金属新材料生产与技术研发项目

	1
	铂铱合金材料
	0.5t/a

	2
	铂铑合金材料
	0.3t/a

	二、稀贵金属资源循环利用项目

	
	海绵铂
	5.8277t/a

	
	海绵钯
	3.4908t/a

	
	海绵银
	0.0751t/a

	
	海绵金
	0.00504t/a

	
	海绵钌
	9.474t/a

	
	海绵铑
	2.8646t/a

	
	海绵铱
	0.001901t/a


3、现有项目污染物排放、治理措施及达标排放情况
根据《污染源源强核算技术指南 准则》要求，对于现有工程污染物核算以实测为主，本次环评现有项目废气采用验收监测数据、环评报告核算数据、自行监测数据核算排污，废水、固废、噪声按照生产中的实际数据进行核算。
3.1废气
现有工程产生的废气主要有：有组织废气、无组织废气。
3.1.1有组织废气
1、现有稀贵金属新材料生产与技术研发项目
现有稀贵金属新材料生产与技术研发项目产生的有组织废气主要来源于中频炉熔融尾气、酸洗工艺废气，主要污染物为颗粒物、氯气、氯化氢。现有工程中频炉熔融废气经“布袋除尘器（TA001）”处理后与酸洗工艺废气经“酸雾吸收塔（TA002）”处理后的酸洗工序尾气合并排放（DA001，25m）。
现有稀贵金属新材料生产与技术研发项目有组织废气排放方案详见下表。  
表2-13  现有项目有组织废气排放方案一览表
	序号
	污染物产生节点
	污染因子
	现有项目已有治理措施

	
	
	
	治理设施
	排放方式

	1
	中频炉熔融尾气
	颗粒物
	1#布袋除尘器
	合并经25m高排气筒排放（排气筒编号DA001）

	2
	酸洗工艺废气
	氯气、氯化氢
	1#酸雾吸收塔
	


根据《稀贵金属新材料生产与技术研发项目竣工环境保护验收监测报告表》（云南崇皓环境科技有限公司，2026年 4月，详见附件），监测结果详见表 2.4.1-2 。根据竣工验收监测报告数据可知，中频炉熔融废气及酸洗工序废气（DA001，25m）中颗粒物、氯气及氯化氢排放浓度能够满足环评及环评批复提出的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准要求。
根据监测结果可知，DA001废气最大流量为31654Nm3/h，废气中颗粒物最大排放浓度及排放速率为<20mg/Nm3、0.639kg/h；氯气最大排放 浓度及排放速率为0.89mg/Nm3、0.197kg/h；氯化氢最大排放浓度及排放速率为4.0mg/Nm3、0.103kg/h。
表 2-14    现有工程有组织废气监测结果与评价（DA001）   
	监测报告编号
	时间因子
	标干流量 （Nm3/h）
	颗粒物
	氯气
	氯化氢

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）

	环保竣工验收监测报告
	2026.4.7
	31272
	<20
	<0.626
	0.53
	0.0197
	3.2
	0.103

	
	
	30986
	<20
	<0.626
	0.47
	
	3.0
	

	
	
	31654
	<20
	<0.626
	0.89
	
	3.6
	

	
	2026.4.8
	31237
	<20
	<0.639
	0.51
	0.0194
	3.0
	0.100

	
	
	31589
	<20
	<0.639
	0.53
	
	2.7
	

	
	
	31654
	<20
	<0.639
	0.82
	
	4.0
	

	最大值
	
	<20
	0.639
	0.89
	0.0197
	4.0
	0.103

	标准
	/
	120
	14.45
	65
	0.52
	100
	0.915

	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


2、现有稀贵金属资源综合利用项目
现有“稀贵金属资源综合利用项目”正在建设中，本次评价根据《稀贵金属资源综合利用项目环境影响报告书（报批稿）》核算数据进行论述，具体见表2-14。







	与项目有关的原有环境污染问题
	表2-15     项目大气污染物有组织排放状况一览表
	车间
	污染源名称
	污染物名称
	产生状况
	治理措施
	处理效率
	排放状况
	执行标准
	排放特征

	
	
	
	浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	浓度mg/m3
	高度m
	内径m
	温度℃
	编号

	2#生产车间
	回转窑焚烧废气（G1-1、G2-1、G3-1、G4-1、G5-1）
	颗粒物
	5830
	291
	1540
	二燃室+SNCR脱硝+急冷塔+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+洗涤塔（二级碱洗）
	99.9
	5.83
	0.12
	0.634
	/
	30
	35
	1.2
	60
	DA004

	
	
	一氧化碳
	5000
	100
	528
	
	99
	50
	1
	5.28
	/
	100
	
	
	
	

	
	
	氮氧化物
	171.275
	3.425
	18.075
	
	60
	68.51
	1.37
	7.23
	/
	300
	
	
	
	

	
	
	二氧化硫
	64.06
	1.281
	6.7646
	
	96.25
	2.4
	0.048
	0.254
	/
	100
	
	
	
	

	
	
	氟化物
	23.52
	0.47
	2.484
	
	95.75
	0.966
	0.0193
	0.102
	/
	4
	
	
	
	

	
	
	氯化氢
	54.91
	1.098
	5.799
	
	95.75
	2.34
	0.047
	0.247
	/
	60
	
	
	
	

	
	
	汞及其化合物
	1.61
	0.0322
	0.17
	
	99.42
	0.0091
	0.000182
	0.00096
	/
	0.05
	
	
	
	

	
	
	镉及其化合物
	0.0115
	0.00023
	0.001235
	
	99.42
	0.0000256
	5.11×10-7
	0.0000027
	/
	0.05
	
	
	
	

	
	
	砷及其化合物
	0.82
	0.0164
	0.08645
	
	99.42
	0.0034
	6.82×10-5
	0.00036
	/
	0.5
	
	
	
	

	
	
	铅及其化合物
	0.79
	0.0158
	0.0836
	
	99.42
	0.0045
	9.1×10-5
	0.00048
	/
	0.5
	
	
	
	

	
	
	铬及其化合物
	0.365
	0.0073
	0.038429
	
	99.42
	0.002
	4.1×10-5
	0.000216
	/
	0.5
	
	
	
	

	
	
	锡+锑+铜+锰+镍+钴及其化合物
	0.625
	0.0125
	0.066
	
	99.42
	0.0038
	7.6×10-5
	0.0004
	/
	2
	
	
	
	

	
	
	二噁英类
	8.7ngTEQ/ m3
	0.435ugTEQ/h
	22.968mgTEQ/a
	
	98.5
	0.087ngTEQ/m3
	0.00435ugTEQ/h
	0.23mgTEQ/a
	/
	0.5ngTEQ/m3
	
	
	
	

	2#生产车间
	破碎球磨（G1-2、G2-2、G3-2、G4-2、G5-2、G6-1、G7-1、G9-1）
	颗粒物
	69.33
	1.04 
	2.499
	布袋除尘器
	99 
	6.933 
	0.0104 
	0.02499
	3.5
	120
	15
	0.6
	25
	DA005

	1#生产车间
	湿法生产废气（G1-3、G2-4、G1-5、G1-6、G2-3、G2-6、G2-7、G2-8、G2-9、G3-3、G3-4、G4-3、G4-4、G4-6、G4-7、G5-3、G5-5、G5-6、G5-7、G5-8、G6-2、G7-2、G7-3、G8-2、G9-2、G10-2、G11-1、G11-2、G11-3、G11-4、G11-5、G11-6、G11-7、G11-8、G11-9、G11-10、G11-5、G11-6、G11-12、G11-14、G11-15、G11-18、G11-11、G11-17、G11-13、G11-16）
	氮氧化物
	14
	0.172
	0.825
	一级冷凝+洗涤塔（二级碱洗）
	50
	2.86
	0.86
	0.4125
	2.85
	240
	25
	1
	40
	DA006

	
	
	氯气
	33.33
	1.0
	4.788
	
	95
	1.67
	0.05
	0.2394
	0.52
	65
	
	
	
	

	
	
	氯化氢
	68.33
	2.05
	9.846
	
	95
	3.43
	0.103
	0.4923
	0.915
	100
	
	
	
	

	
	
	硫酸雾
	20.83
	0.625
	3
	
	95
	3.07
	0.092
	0.441
	5.7
	45
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	180
	5.4
	25.92
	
	95
	9.03
	0.271
	1.3
	13.5
	120
	
	
	
	

	2#生产车间
	熔炼、煅烧废气（G1-4、G2-5、G3-5、G4-5、G5-5、G6-2、G7-3、G8-2、G9-3、G10-1）
	颗粒物
	830
	12.5
	60
	活性炭吸附+布袋除尘+洗涤塔（二级碱洗）
	99.9
	8.3
	0.0125
	0.06
	/
	100
	20
	0.8
	60
	DA007

	
	
	氮氧化物
	16.8
	0.252
	1.21
	
	0
	16.8
	0.252
	1.21
	4.4
	240
	
	
	
	

	
	
	二氧化硫
	0.278
	4.17
	20
	
	95
	13.07
	0.196
	0.94
	/
	850
	
	
	
	

	
	
	氯化氢
	130.78
	1.96
	9.416
	
	95
	15.51
	0.233
	1.117
	0.43
	100
	
	
	
	

	
	
	氟化物
	7.47
	0.112
	0.538
	
	95
	0.43
	0.0065
	0.031
	/
	6
	
	
	
	

	
	
	镉及其化合物
	0.013
	0.00019
	0.0009
	
	99
	0.00033
	0.000005
	0.000024
	0.09
	0.85
	
	
	
	

	
	
	砷及其化合物
	0.33
	0.0049
	0.0233
	
	99
	0.002
	0.00003
	0.00016
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	铅及其化合物
	1.9
	0.02875
	0.138
	
	99
	0.0153
	0.00023
	0.00112
	/
	10
	
	
	
	

	
	
	铬及其化合物
	0.19
	0.00293
	0.01405
	
	99
	0.0021
	0.000032
	0.000152
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	汞及其化合物
	0.38
	0.00575
	0.0276
	
	99
	0.0367
	0.00055
	0.00264
	/
	1
	
	
	
	

	
	
	锡+锑+铜+锰+镍+钴及其化合物
	7.87
	0.118
	0.5665
	
	99
	0.061
	0.00092
	0.0044
	0.26
	4.3
	
	
	
	

	1#生产车间
	钯精炼络合废气（G2-6、G11-16）
	氨气
	12.5
	0.375
	1.8
	一级冷凝+洗涤塔（二级酸洗）
	95
	2
	0.02
	0.09
	4.9
	/
	15
	0.6
	25
	DA008

	1#生产车间
	蒸汽发生器（G12-1）
	SO2
	0.0032
	0.00067
	0.77
	/
	/
	0.0032
	0.00067
	0.77
	/
	50
	15
	0.6
	80
	DA009

	
	
	NOX
	147.42
	0.127
	0.61
	
	
	147.42
	0.127
	0.61
	/
	200
	
	
	
	

	注：熔炼+煅烧废气颗粒物、SO2、铅及其化合物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），NOx、镉及其化合物、镍及其化合物、HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）










	与项目有关的原有环境污染问题
	3.1.2无组织废气
（1）验收监测结果
根据《稀贵金属新材料生产与技术研发项目竣工环境保护验收监测报告表》（云南崇皓环境科技有限公司，2026年4月，详见附件），监测结果详见表 2.4.1-3。根据竣工验收监测报告数据可知，根据竣工验收监测报告数据可知，厂界无组织排放的颗粒物 、氯气及氯化氢污 染物满 足《 大气 污 染物 综合排放标准 》 （GB16297-1996）表 2标准限值要求，满足无组织限值要求。
表2-15   现有工程无组织废气监测结果与评价  （单位：mg/Nm3）
	采样点位
	采样日期
	监测结果

	
	
	颗粒物
	氯气
	氯化氢

	上风向1#
	2026.04.07
	0.15
	0.12
	0.05

	
	
	0.127
	0.22
	0.12

	
	
	0.093
	0.19
	0.11

	
	2026.04.08
	0.123
	0.22
	0.18

	
	
	0.127
	0.17
	0.06

	
	
	0.106
	0.28
	0.15

	下风向2#
	2026.04.07
	0.12
	0.26
	0.07

	
	
	0.065
	0.15
	0.09

	
	
	0.145
	0.36
	0.09

	
	2026.04.08
	0.122
	0.21
	0.16

	
	
	0.13
	0.13
	0.13

	
	
	0.087
	0.24
	0.09

	下风向3#
	2026.04.07
	0.113
	0.17
	0.08

	
	
	0.118
	0.1
	0.18

	
	
	0.058
	0.25
	0.13

	
	2026.04.08
	0.043
	0.16
	0.09

	
	
	0.154
	0.34
	0.07

	
	
	0.04
	0.3
	0.06

	下风向4#
	2026.04.07
	0.085
	0.34
	0.1

	
	
	0.065
	0.25
	0.11

	
	
	0.072
	0.35
	0.18

	
	2026.04.08
	0.093
	0.19
	0.08

	
	
	0.078
	0.21
	0.16

	
	
	0.142
	0.31
	0.16

	浓度最大值
	0.154
	0.36
	0.18

	标准限值(mg/m3）
	1.00
	0.40
	0.20

	达标情况
	达标
	达标
	达标

	检测结论：根据上表监测结果，项目厂界的颗粒物、氯气、氯化氢均可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准要求。


根据监测结果可知，厂界无组织排放的颗粒物、氯气及氯化氢污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放限值要求。
（2）环评报告核算结果
“稀贵金属资源综合利用项目”正在建设中，本次评价根据《稀贵金属资源综合利用项目环境影响报告书（报批稿）》核算数据进行论述，具体见表2-16。
表2-16   无组织排气排放情况汇总表
	污染源
	排放源参数
（长×宽×高）
	污染物
	治理措施
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	年排放小时
	执行标准
mg/m3
	达标情况

	1#生产车间逸散废气（WG1）
	56.4×38.8×11.50
	氮氧化物
	封闭车间，压滤机上方设置集气罩，加强绿化
	0.00125
	0.006
	4800
	0.12
	达标

	
	
	氯化氢
	
	0.0684
	0.3285
	
	0.2
	达标

	
	
	硫酸雾
	
	0.001875
	0.009
	
	1.2
	达标

	
	
	氨气
	
	0.000625
	0.003
	
	1.5
	达标

	
	
	VOCs
	
	0.00208
	0.008
	
	4.0
	达标

	储罐区无组织废气（WG2）
	12×8×3.5
	氯化氢
	封闭车间，加强绿化
	0.001
	0.005
	4800
	0.2
	达标

	
	
	硫酸雾
	
	0.0003
	0.0015
	
	1.2
	达标

	
	
	氮氧化物
	
	0.006
	0.029
	
	0.12
	达标


综上所述，现有项目颗粒物、氯气及氯化氢厂界无组织排放浓度满足现有项目环评及环评批复提出的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准表2无组织排放监控浓度限值，无组织废气排放满足达标排放要求。
3.2废水
现有“稀贵金属新材料生产与技术研发项目”废水主要为酸洗废液、洗涤废水、酸雾吸收塔更换废水、地面清洁废水，厂区已实行雨污分流。项目生产废水收集暂存于废水收集池，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运、处置。后续本项目建设完成投入运营后，“稀贵金属新材料生产与技术研发项目”酸洗废液、洗涤废水、酸雾吸收塔更换废水、地面清洁废水全部收集进入本项目建设的废酸处理系统处理。生活污水经油水分离器（处理食堂含油污水）、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。
[bookmark: _Hlk182403685]3.2.1生产废水
1、稀贵金属新材料生产与技术研发项目
（1）酸洗废液
根据建设单位提供的实际运行资料，现有项目酸洗在容积为50L的反应釜内进行， 项目一年使用36%的盐酸2.4t，项目每7天排放一次酸洗废液，每次排放量约为0.018m3（0.77t/a，0.0025m3/d），主要为污染因子为pH、SS，已按照环评批复要求按照危险废物定期委托云南大地丰源环保有限公司清运、处置。后续本项目建设完成投入运营后，酸洗废液收集进入本项目建设的废酸处理系统处理。
[bookmark: _Hlk108187141]（2）酸雾吸收塔废水
现有项目酸洗工艺废气经1套酸雾吸收塔处理后达标排放，吸收塔自带循环水箱， 喷淋水循环使用。根据建设单位提供资料，项目循环水箱内的循环水每月更换一次，更换的废水量约为0.15m3/次（废水量为1.5m3/a），收集后暂存于废水收集池（120m3），主要污染因子为pH、SS，委托云南大地丰源环保有限公司进行清运处置。后续本项目建设完成投入运营后，酸雾吸收塔更换废水收集进入本项目建设的废酸处理系统处理。
[bookmark: _Hlk108187150]（3）合金洗涤废液
项目合金制备酸洗后的用自制纯水清洗，去除合金表面的酸洗液，根据建设单位提供的资料，项目依次在3个容积为100L的清洗桶内进行清洗，洗涤废水产生量为5.8m3/a（0.1m3/d），现阶段收集后暂存于废水收集池（120m3），定期委托云南大地丰源环保有限公司进行清运处置。后续本项目建设完成投入运营后，洗涤废水收集进入本项目建设的废酸处理系统处理。
（3） 地面冲洗废水
根据项目实际情况，地面每天清洁一次。地面清洁废水为0.3125m3/d，93.75m3/a，现阶段收集后暂存于废水收集池（120m3），定期委托云南大地丰源环保有限公司进行清运处置，后续本项目建设完成投入运营后，地面清洗废水进入本项目建设的废酸处理系统处理。
2、稀贵金属资源循环利用项目
稀贵金属资源循环利用项目目前正在建设中，根据《稀贵金属资源综合利用项目环境影响报告书（报批稿）》核算数据，主要产生废水及污染治理措施如下：
（1）循环冷却系统废水
根据项目循环用水条件，循环冷却水用于回转窑、中频炉、电阻炉、浓缩蒸馏、高压反应釜、冷凝系统等，为保证循环水质稳定，设计考虑每天一次排污，并定期补充新鲜水以降低循环水的悬浮物和硬度，根据水平衡分析循环冷却排放废水2.4m3/d（480m3/a），主要污染物为Ca2+、Mg2+、SS，经收集后由管道输送进入污水处理站处理达标后回用，不外排。
（2）废气处理系统废水
1）回转窑焚烧废气处理系统废水
项目回转窑焚烧废气经“二燃室+SNCR脱硝+急冷塔+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+洗涤塔（二级碱洗）”处理后排放，根据水平衡分析，回转窑废气处理系统外排废水量为6m3/d（1320m3/a），废气处理废水循环使用后定期外排，废水排放情况为间歇性排水，经废水中和桶（2个5m3）进行絮凝沉淀预处理后由管道输送进入厂区生产污水处理站处理达标后回用，不外排。废水中主要污染物为pH、SS、氯离子、盐类及重金属离子等。
2）熔炼煅烧废气处理系统废水
项目中频炉熔炼废气经“活性炭吸附+布袋除尘+洗涤塔（二级碱洗）”处理后排放，根据水平衡分析，中频炉熔炼废气处理外排废水量为3.6m3/d（792m3/a），废气处理废水循环使用定期外排。废水排放情况为间歇性排水，经废水中和桶（2个5m3）进行絮凝沉淀预处理后由管道输送进入厂区生产污水处理站处理达标后回用，不外排。废水中主要污染物为pH、SS、氯离子、盐类及重金属离子等，废水中主要污染物为pH、SS、氯离子、盐类及重金属离子等。
3）湿法工艺废气喷淋系统废水
项目湿法工艺酸性废气采用洗涤塔洗涤（二级碱洗）吸收，吸收过程产生尾气吸收废水，尾气主要包括二氧化硫、氯气、氯化氢、硫酸雾、硝酸雾等酸性废气，碱液喷淋吸收塔使用5%的氢氧化钠溶液进行喷淋，吸收废水循环回用，定期外排至污水处理站处理后回用，不外排；湿法工艺碱性废气采用洗涤塔洗涤（二级酸洗）吸收，吸收过程产生尾气吸收废水，酸液喷淋吸收塔使用5%的盐酸溶液进行喷淋，吸收废水循环回用。
根据水平分析，湿法工序酸性废气处理废水量为3m3/d（600m3/a），碱性废气处理废水量为3m3/d（600m3/a），经废水中和桶（2个5m3）进行絮凝沉淀预处理后由管道输送进入厂区生产污水处理站处理达标后回用，不外排。废水排放情况为间歇性排水，废水中的主要污染因子为pH、SS、氯离子、盐分等。
（3）清洗类废水
1）工艺洗涤废水
项目湿法提纯贵金属过程中需要使用纯水对物料进行洗涤，洗涤废水循环回用，定期外排外排至污水处理站处理后回用，不外排。根据水平分析，工艺洗涤废水排放量为4.8m3/d（960m3/a），经废水中和桶（2个5m3）进行絮凝沉淀预处理后由管道输送进入厂区生产污水处理站处理达标后回用，不外排。废水排放情况为间歇性排水，废水中的主要污染因子为pH、SS、氯离子、盐分及少量重金属离子等。
2）设备冲洗废水
根据水平衡分析，项目设备冲洗废水产生量为0.72m3/d（144m3/a），经废水中和桶（2个5m3）进行絮凝沉淀预处理后由管道输送进入厂区生产污水处理站处理达标后回用，不外排。废水排放情况为间歇性排水，废水主要污染物为pH、COD、SS、氨氮、氯离子及盐分等。
[bookmark: _Hlk130220216]3）地坪冲洗废水
根据水平衡分析，项目地面冲洗废水产生量为1.44m3/d（288m3/a），经管道输送进入厂区污水处理站处理后回用于生产，不外排，废水中的主要污染物为pH、COD、SS、氨氮、石油类等。
（4）蒸汽发生器废水
本项目蒸汽发生器利用软水系统制备的去离子水进行蒸汽制备，根据水平衡分析，蒸汽发生器浓水产生量为0.02m3/d（4m3/a），设计考虑产生量较少，不再建设浓盐水分质处理站，经管网输送进入厂区污水处理站处理达标后回用于废气治理系统，不外排。
（5）生产工艺（湿法溶解、还原等）废水
根据水平衡分析，湿法工序湿法溶解、还原、过滤等工艺废水排放量为10.08m3/d（2016m3/a），经废水中和桶（2个5m3）进行絮凝沉淀预处理后由管道输送进入厂区生产污水处理站处理达标后回用，不外排，废水中的主要污染因子为Ca2+、Mg2+、AL3+、氯离子、NH4+等。
本项目设置2个5m3中和桶和4个3m3废液暂存桶对高浓度废水进行收集并进行预处理，预处理工艺为“pH调节+重金属沉淀+PAC与PAM协同混凝沉淀处理”；同时厂内设置1座50m3/d污水处理站，采用“碱中和+过滤+低温蒸发”工艺对全厂废水（生活污水除外）进行处理。
废气处理废水、工艺洗涤类废水及设备清洗废水经2个5m3中和桶收集后并采用“pH调节+重金属沉淀+PAC与PAM协同混凝沉淀处理”后经管道输送进入自建污水处理站；工艺废水经4个3m3废液收集桶收集后并采用“pH调节+重金属沉淀+PAC与PAM协同混凝沉淀处理”后经管道输送进入自建污水处理站；循环冷却水外排浓盐水、初期雨水、洗涤废水、软水系统废水收集后经项目自建污水处理站处理（污水处理站处理工艺“碱中和+过滤+低温蒸发”，处理规模50m3/d）处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水，锅炉补给水、工艺用水、产品用水及直流冷却水、洗涤用水”较严标准限值后回用于废气处理及工艺补水，不外排。
3.2.2生活污水
全厂设一个办公生活区，项目生活污水产生量约为3.2m3/d （288m3/a） ，食堂废水经油水分离器（容积为0.5m3）预处理后汇入化粪池（12m3）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值后排入园区污水管网进入园区污水处理厂处理。
根据根据《稀贵金属新材料生产与技术研发项目竣工环境保护验收监测报告表》（云南崇皓环境科技有限公司，2026年 4月，对化粪池出水水质进行了监测，监测结果详见表 2.4.2-1，根据监测结果，化粪池出口废水各项监测指标均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求。
表2-17    化粪池出口废水监测结果  单位：mg/L，pH无量纲
	检测项目
	检测点位：化粪池出水口

	
	2026.04.07
	2026.04.08
	执行标准
	达标情况

	pH值
	8.1
	8.2
	8.1
	8.2
	8.2
	8.1
	8.2
	8.2
	6~9
	达标

	悬浮物
	59
	60
	63
	57
	62
	57
	61
	58
	400
	达标

	化学需氧量
	217
	208
	213
	202
	228
	219
	214
	226
	500
	达标

	五日生化需氧量
	76.5
	74.8
	73.9
	75.2
	81.7
	76.3
	75.8
	77.4
	300
	达标

	氨氮
	40.9
	41.4
	41.6
	42.8
	42
	40.8
	41.3
	41.6
	45
	达标

	总磷
	0.55
	0.63
	0.62
	0.57
	0.62
	0.64
	0.59
	0.61
	8
	达标

	阴离子表面活性剂
	1.89
	2.16
	1.87
	1.93
	1.76
	1.92
	1.64
	2.08
	100
	达标

	动植物油类
	0.41
	0.25
	0.33
	0.46
	0.37
	0.28
	0.36
	0.44
	20
	达标

	检测结论：根据上述监测结果，项目生活污水中污染物达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。


3.3固体废物
1、稀贵金属新材料生产与技术研发项目
现有稀贵金属新材料生产与技术研发项目产生的固体废物主要包括一般固废和危险废物。根据建设单位提供的资料，企业固体废物产生及去向情况详见表 2-18。
表2-18   固体废物产生及处置方式一览表
	序号
	产生源
	固体废物名称
	属性
	类别及代码
	产生量（t/a）
	暂存场所
	处置方式

	1
	办公生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	3
	垃圾桶
	环卫部门统一处置

	2
	合金研发
	边角料、金属碎屑
	一般固废
	/
	0.001
	一般固废间（TS004）
	外售回收单位

	3
	试验
	废包装材料
	
	/
	0.01
	
	外售给物资回收单位

	4
	纯水制备
	废反渗透膜
	
	/
	0.01
	
	由更换厂家带走处置

	5
	化粪池
	污泥
	
	/
	0.08
	/
	定期委托环卫部门清掏

	9
	机修
	废机油
	危险废物
	HW08:900-218-08 
	0.01
	危废贮存库（TS001）
	协议委托云南大地丰源环保有限公司清运处置


综上，项目固体废弃物处置率100%。
2、稀贵金属资源循环利用项目
稀贵金属资源循环利用项目目前正在建设中，根据《稀贵金属资源综合利用项目环境影响报告书（报批稿）》核算数据及处置措施，主要产生固体废物及处置理措施如下：

表2-19    固体废物处置情况一览表
	固废类别
	固体废物名称
	产生环节
	属性
	产生量 （t/a）
	临时贮存场所
	处置量 （t/a）
	最终去向

	危险废物
	焚烧渣
	回转窑
	HW18类， 772-003-18
	危险特性T
	1185
	暂存于危险废物暂存间
	1185
	进入湿法工段综合利用

	
	布袋除尘收尘灰
	焚烧废气处理系统
	HW18类， 772-003-18
	危险特性T
	77.492
	暂存于危险废物暂存间
	75.392
	返回湿法工段综合利用

	
	
	熔炼煅烧废气处理系统
	HW18类， 772-003-18
	危险特性T
	
	
	
	

	
	废包装容器及包装袋
	原料仓库
	HW49类，900-041-49
	危险特性T/In
	5
	暂存于危险废物暂存间
	5
	委托有资质单位进行处置

	
	污泥
	污水处理站
	HW49类，722-006-49
	危险特性T/In
	90.8
	暂存于危险废物暂存间
	90.8
	返回中频炉、台车炉等综合利用

	
	废活性炭
	焚烧、熔炼废气处理系统
	HW49类，900-039-49
	危险特性T
	6.2
	暂存于危险废物暂存间
	6.2
	返回回转窑综合利用

	
	废布袋
	焚烧废气处理系统
	HW49类，900-041-49
	危险特性T/In
	0.5
	暂存于危险废物暂存间
	0.5
	委托有资质单位进行处置

	
	废润滑油
	机修
	HW08类，900-214-08
	危险特性T、I
	0.5
	暂存于危险废物暂存间
	0.5
	委托有资质单位进行处置

	
	废含油抹布
	
	HW08类，900-214-08
	危险特性T、I
	0.2
	暂存于危险废物暂存间
	0.2
	委托有资质单位进行处置

	
	废树脂
	铂-Al2O3废催化剂处理
	HW13类，900-015-13
	危险特性T
	0.2
	暂存于危险废物暂存间
	0.2
	返回回转窑综合利用

	
	滤渣和残渣
	溶解、精炼洗涤、蒸馏及污水处理站过滤
	HW49类，722-006-49
	危险特性T/In
	80.5
	暂存于危险废物暂存间
	80.5
	返回中频炉、台车炉等综合利用

	一般工业固废
	污泥
	化粪池
	一般固废
	0.061
	/
	0.061
	定期委托环卫部门清掏、处置

	
	粗硫酸铜、硫酸锌
	离心分离
	/
	110
	一般固废暂存间
	110
	副产品外售

	
	破碎、筛分
	布袋收尘灰
	一般固废
	2.1
	/
	2.1
	返回湿法工段综合利用

	生活垃圾
	生活垃圾
	一般固废
	12
	垃圾箱暂存
	12
	定期委托环卫部门清运、处置

	根据属性鉴别处置
	熔炼渣
	中频炉及台车炉等熔炼煅烧
	暂按危险废物管理，根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～7-2007）鉴别
	2388.74
	经收集后暂存于危废暂存间
	2388.74
	实际生产鉴别后，若为一般固废，可以外卖建材综合利用；如鉴别为危险废物，须委托有资质单位进行处置

	
	结晶盐
	废水处理低温蒸发
	
	1350
	
	1350
	


3.4噪声
现有工程噪声主要来源于生产设备，包括泵、空压机、引风机。项目建设时对高噪声设备加装减振垫，项目生产均位于封闭车间内，经厂房、隔声、减振、 距离衰减等措施降噪。
根据《稀贵金属新材料生产与技术研发项目竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果详见表2-20。根据竣工验收监测报告数据可知，厂界四周噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。
表2-20    噪声监测结果
	检测内容
	检测点位置
	2026.04.07
	2026.04.08
	GB3096-2008 
3类标准值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	厂界噪声
	项目区东厂界
	54
	42
	51
	42
	65
	55
	达标

	
	项目区南厂界
	55
	46
	52
	46
	65
	55
	达标

	
	项目区西厂界
	55
	48
	52
	49
	65
	55
	达标

	
	项目区北厂界
	53
	44
	53
	43
	65
	55
	达标

	检测结论：根据上述监测结果，项目厂界噪声达到GB3096-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；为达标排放。


根据《稀贵金属资源综合利用项目环境影响报告书（报批稿）》，稀贵金属资源综合利用项目噪声主要来源于回转窑、球磨机、破碎机、风机、螺杆空压机等高噪声设备，其源强值一般为 68~105dB(A)。设计中采取了消声、隔声、减振等降噪措施，以减轻对周围环境的影响，根据环评预测结果，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。
3.5环境风险防范措施
现有工程已按照环评及批复文件要求建设有危废贮存库，并设置了围堰；项目实行雨污分流，初期雨水通过雨水沟外排；企业已于2024 年10月编制了《云南弘盛铂业新材料有限公司突发环境事件应急预案（2024版）》，10月发布实施，2024年10月12日由玉溪市生态环境局通海分局备案，备案号：530423-2024-032-L ，除此之外项目还配备了应急物资，满足相关要求。
3.6现有工程污染物排放量与排污许可证及总量控制情况
根据玉溪市生态环境局通海分局《关于云南弘盛铂业新材料科技有限公司稀贵金属新材料生产与技术研发项目环境影响报告表的批复》（通环审〔2022〕11号）可知，现有工程不涉及总量控制指标的污染物排放；根据云南弘盛铂业新材料科技有限公司排污许可证（证号：91530423MA7G3CM70L001Q）可知，现有工程未设置总量控制指标。
企业现有工程产生的废气污染物及生活污水达标排放，企业生产废水不外排， 企业厂区周边噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，可达到排污许可证控制要求。
[bookmark: _Toc14404]4、环境管理
4.1企业环境管理情况
企业设置有环保专员对公司有关环境问题进行监督并实施管理，以协调环境保护工作，监督检查执行环保法规。企业已按照相关要求办理排污许可证（相关文件详见附件），同时已按照要求建立了环境管理台账等，具体台账内容详见下表2-21。
表2-21   环境管理台账信息执行情况
	序号
	类别
	记录内容
	记录频次
	记录形式
	项目是否符合要求
	后续整改建议

	1
	基本信息
	（1）产污设施基本信息，包括设施名称、编码、主要技术参数及设计值等；
（2）污染防治设施基本信息：包括设施名称、编码、设施规格型号、相关技术参数及设计值。对于防渗漏、防泄漏  等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况；
	未发生变化1次/年；
在发生变化时增加记录 1次
	电子台账+纸质台账
	已按照要求建立了管理台账
	/

	2
	监测记录信息
	（1）手工监测的记录
①采样记录：采样日期、采样时间、采样点位，混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等；
②样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。
③样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、 质控措施、分析结果、分析人员姓名等。
④质控记录：质控结果报告单。
	按照排污许可证自行监测要求的监测频次记录；
	电子台账+纸质台账
	已按照要求委托相关单位进行监测并建立台账；
	/

	3
	其他环境管理信息
	（1）无组织废气污染防治措施管理维护信息管理维护时间及主要内容等；
（2）其他信息
法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记录 的环境管理信息。
	（1）废气无组织污  染防治措施管理信  息：按 1次/日。（2）其他信息：依据法律  法规、标准规范或实际生产运行规律等 确定记录频次。
	电子台账+纸质台账
	已按照要求建立了管理台账；
	


/

	4
	生产设施运行管理信息
	包括原料系统、主体生产、公用单元等的产污设施运行管理信息。
（1）正常工况
①运行状态：是否正常运行，主要参数名称及数值。
②生产负荷：主要产品产量及设计生产能力之比。
③主要产品产量：名称、产量。
④原辅料：名称、用量。
⑤燃料：名称、用量、硫元素占比、热值等。
⑥其他：用电量等。
（2）非正常工况
起止时间、产品产量、原辅料和燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。
对于无实际产品、燃料消耗、非正常工况的辅助工程及储 运工程的相关产污设施，仅记录正常工况下的运行状态和 生产负荷信息。
	（1）正常工况   运行状态按 1次/日或批次。生产负荷按 1次/日或批次。产品 产量按 1次/日；非 连续生产按 1次/周 期；周期小于1次/日。原辅料按1次/  采购批次。燃料按1次/采购批次。（2）非正常工况： 按1次/工况期；
	电子台账+纸质台账
	已按照要求建立了管理台账
	/

	

5
	污染防治设施运行管理信息
	包括废气、废水污染防治设施的运行管理信息。
（1）正常排放
①运行情况：是否正常运行；治理效率、副产物产量等；主要药剂添加情况：添加及更换时间、添加量等。
②有组织废气处理设施：废气处理能力、运行参数、废气排放量等。
③无组织废气污染防治设施：无组织废气污染防治措施相应的运行、维护、管理相关的信息记录，无组织防治措施运行情况和效果。
④废水污染防治设施应记录以下内容：废水处理能力、运行参数、废水排放量、废水回用量、污泥产生量及运行费用、滤泥量及去向、出水水质、排水去向等。
（2）非正常情况
起止时间、污染物排放浓度、非正常原因、应对措施、是否报告等。
治理设施：废气环保设施台账应包括所有环保设施的运行参数及排放情况等，废气环保设施台账包括废气处理能力， 运行参数、废气排放量及运行费用等。
	（1）正常情况：运 行情况按1次/日。 主要药剂情况按 1次/日或批次。（2）非
正常情况：1次/非正常情况期。
	电子台账+纸质台账
	已按照要求建立了管理台账
	/

	6
	危废管理台账
	包括危废来源、数量、成分；
	危废来源、数量、成
分（水分）每批次进 行记录；
	电子台账+纸质台账
	已按照要求建立了管理台账
	
/

	7
	产品管理台账
	包括产品去向、数量；
	每批次进行记录
	电子台账+纸质台账
	已按照要求建立了管理台账
	/


4.2企业环境监测执行情况
公司已制定了环境监测计划，已按照环境监测计划对厂区内污染源及环境监测计划要求进行监测。
[bookmark: _Toc32385]5、现有项目存在的主要环境问题及“以新带老”整改措施
5.1存在的环境问题
（1）建设单位于2023年4月26日取得了玉溪市生态环境局核发的排污许可证（证号：91530423MA7G3CM70L001Q）仅包含“稀贵金属新材料生产与技术研发项目”污染物排放情况，未包括“稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目”、“稀贵金属资源综合利用项目”。
（2）建设单位于企业已于2024 年10月编制了《云南弘盛铂业新材料有限公司突发环境事件应急预案（2024版）》，10月发布实施，2024年10月12日由玉溪市生态环境局通海分局备案，应急预案备案后，“稀贵金属新材料生产与技术研发项目”进行了竣工环保验收，且厂区新建了“稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目”、“稀贵金属资源综合利用项目”，公司突发环境事件应急预案未进行更新。。
5.2“以新带老”整改措施
为解决现有项目存在的环境问题，本次评价提出以下“以新带老”措施：
（1）根据“稀贵金属资源综合利用项目”和本项目环评文件要求，尽快变更现有申请排污许可证。
（2）根据厂区实际项目建设情况，对厂区现有《云南弘盛铂业新材料有限公司突发环境事件应急预案（2024版）》进行更新。

















[bookmark: _Toc11941]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	
1、环境空气
（1）环境空气质量标准
项目位于玉溪市通海县通海产业园区里山片区云南弘盛铂业新材料科技有限公司厂区内，属于环境空气二类功能区。具体为：
其中SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3在2030年12月31日前执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值，2030年12月31日后执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准浓度限值；TSP、氮氧化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值；氯化氢、TVOC执行《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D浓度参考限值。具体标准值见表3-1。
表3-1   环境空气质量标准
	污染物
	平均时间
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	单位
	标准来源

	
	
	一级
	二级
	一级
	二级
	
	

	SO2
	年平均
	20
	60
	20
	20
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	
	24小时平均
	50
	150
	50
	50
	
	

	
	1小时平均
	150
	500
	150
	150
	
	

	NO2
	年平均
	40
	40
	30
	30
	
	

	
	24小时平均
	80
	80
	50
	50
	
	

	
	1小时平均
	200
	200
	200
	200
	
	

	CO
	24小时平均
	4
	4
	4
	4
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	10
	10
	10
	
	

	PM10
	年平均
	40
	60
	20
	50
	μg/m3

	

	
	24小时平均
	50
	120
	50
	100
	
	

	PM2.5
	年平均
	15
	30
	10
	25
	
	

	
	24小时平均
	35
	60
	25
	50
	
	

	O3
	日最大8h平均
	100
	160
	100
	160
	
	

	
	1小时平均
	160
	200
	160
	200
	
	

	TSP
	年平均
	/
	/
	80
	200
	
	

	
	24小时平均
	/
	/
	120
	300
	
	

	NOx
	年平均
	/
	/
	40a
	40a
	
	

	
	24小时平均
	/
	/
	70b
	70b
	
	

	
	1小时平均
	/
	/
	250
	250
	
	

	HCl

	日平均
	/
	15
	μg/m3
	《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D浓度参考限值

	
	1小时平均
	/
	50
	
	

	总挥发性有机物TVOC
	8h平均
	/
	600
	
	


（2）环境空气质量现状
1）达标区判定
本次评价收集了通海县自动监测站2024年环境空气质量数据进行统计评价，通海县2024年环境空气质量现状统计情况详见下表。
表3-2    通海县2024年环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
µg/m3
	标准值
µg/m3
	占标率
%
	超标倍数（倍）
	超标率%

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.67
	/
	/

	
	98百分位日平均
	13
	150
	8.67
	/
	/

	NO2
	年平均质量浓度
	9
	40
	22.5
	/
	/

	
	98百分位日平均
	16
	80
	20
	/
	/

	PM10
	年平均质量浓度
	26
	70
	37.14
	/
	/

	
	95百分位日平均
	48
	150
	32
	/
	/

	PM2.5
	年平均质量浓度
	20
	35
	57.14
	/
	/

	
	95百分位日平均
	33
	75
	44
	/
	/

	CO
	95百分位日平均
	1100
	4000
	27.5
	/
	/

	O3
	90百分位8h平均质量浓度
	122
	160
	76.25
	/
	/


据上表，2024年通海县区域环境空气质量现状浓度监测值，通海县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度及O3最大8小时平均第90百分位数浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准；判定项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，本项目所在区域为达标区域。
2）补充监测
为了解项目周边环境空气环境质量现状，本次环评期间委托云南浩辰环保科技有限公司于2026年7月18日~7月25日对项目区周围环境空气现状质量进行了监测，监测因子为颗粒物、NOx、氯化氢、TVOC。
①监测点位：下风向300m，共设1个监测点。
②监测因子：颗粒物、NOx、氯化氢、TVOC。
③监测频率：连续监测7天，总悬浮颗粒物取日均值；氮氧化物取日均值及小时值；氯化氢取20小时均值及小时值，TVOC取8小时值均值。
④采样和分析方法：按照生态环境部颁布的标准方法进行监测。
⑤评价方法：采用单因子指数法进行评价，计算公式如下：
[image: wps23E]
式中：Sij――单因子污染指数；
Cij――污染物浓度实测值，mg/L；
Csj――污染物相应的标准，mg/L。
监测结果统计如下表：
表3-3   环境空气质量现状监测结果一览表
	监测因子
	监测点
	浓度类型
	监测值
（mg/m3）
	标准限值
（mg/m3）
	最大占标率
（%）
	达标情况

	总悬浮颗粒物
	项目区下风向300m
	日均值
	0.069～0.079
	0.3
	26.33
	达标

	氮氧化物
	项目区下风向300m
	小时值
	0.03～0.04
	0.25
	16
	达标

	
	
	日均值
	0.034～0.037
	0.1
	37
	达标

	氯化氢
	项目区下风向300m
	小时值
	0.02L
	0.05
	/
	达标

	
	
	日均值
	0.02L
	0.015
	/
	达标

	TVOC
	项目区下风向300m
	8小时均值
	0.046
	0.6
	7.67
	达标


⑤现状监测结果评价
根据监测结果可知，项目区下风向300m环境空气中的颗粒物日均浓度，NOx小时浓度、日均浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准；HCl小时浓度、日均浓度，TVOC 8小时浓度，均可满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D表D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值。
2、地表水环境
（1）地表水环境质量标准
[bookmark: _Hlk129880513]项目所在区域主要地表水体为项目东北249m的水沟桥水库及南侧600m处的里山大沟，里山大沟由北向南汇入库南河，然后流入曲江，最终汇入南盘江。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），曲江（峨山小街—入南盘江口），规划水平年水质保护目标Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准，水沟桥水库及里山大沟参照执行Ⅲ类标准。
评价区地表水环境质量标准详见表3-4。
表3-4    地表水环境质量标准
	项目
	Ⅲ类标准
	项目
	Ⅲ类标准
	项目
	Ⅲ类标准

	pH（无量纲）
	6-9
	铅（mg/L）
	≤0.05
	氟化物（mg/L）
	≤1.0

	高锰酸盐指数（mg/L）
	≤4
	氰化物（mg/L）
	≤0.2
	砷（mg/L）
	≤0.05

	COD（mg/L）
	≤20
	BOD5（mg/L）
	≤4
	汞（mg/L）
	≤0.0001

	NH3-N（mg/L）
	≤1.0
	挥发酚（mg/L）
	≤0.005
	镉（mg/L）
	≤0.005

	总磷（mg/L）
	≤0.2
（湖、库≤0.05）
	石油类（mg/L）
	≤0.05
	六价铬（mg/L）
	≤0.05

	铜（mg/L）
	≤1.0
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	≤0.2
	锰（mg/L）
	≤0.1

	锌（mg/L）
	≤1.0
	硫化物（mg/L）
	≤0.2
	粪大肠菌群（个/L）
	≤10000

	铁（mg/L）
	≤0.3
	铊（mg/L）
	≤0.0001
	硫酸盐（mg/L）
	≤250

	氯化物（mg/L）
	≤250
	硝酸盐（mg/L）
	≤10
	
	


注：硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰执行“集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值”，铊执行“集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值”。
（2）区域地表水环境环境质量现状
本次环评地表水环境质量现状委托云南浩辰环保科技有限公司于2026年07月16日至2026年07月18日对项目区上游500m里山大沟断面、项目区下游1500m里山大沟断面水环境质量现状进行了监测。
①监测断面：项目区上游500m里山大沟断面、项目区下游1500m里山大沟断面。
②监测项目：pH、悬浮物、化学需氧量五日生化、需氧量、氨氮、总磷、石油类、硫化物、总铁、总锰、六价铬、镉、铅、汞、铜、锌、挥发酚、氰化物、氟化物、砷、硒、溶解氧、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、粪大肠菌群、铊。
③监测时间：采样三天，每天每断面一个混合水样。
④监测及分析方法：按国家有关技术规范执行。
⑤执行标准：里山大沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
⑥评价方法：采用单项水质参数标准指数法进行评价，计算公式如下：
◆一般污染物的标准指数


式中：Sij――单因子污染指数；
Cij――污染物浓度实测值，mg/L；
Csj――地表水水质标准，mg/L。
◆pH的标准指数


       


      
式中：Sphj――pH单因子污染指数；
pHj――pH实测值；
pHsd、pHsu――标准上限或上限值
◆溶解氧（DO）的标准指数：	
         [image: ]
式中：
SDO,j――溶解氧的标准指数；
DOj ――溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；
DOS――溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；
DOf――饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T）；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=（491-2.65S）/（33.5+T）；
S――实用盐度符号，量纲一；
T――水温，℃
⑦监测结果及评价：
表3-5    地表水检测结果及评价结果一览表    单位：mg/L，pH无量纲
	分析项目
	日期
	监测断面
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准

	
	
	项目区上游500m里山大沟断面
	项目区下游1500m里山
大沟断面
	

	pH
	2026.07.15
	6.9
	6.8
	6-9

	
	2026.07.16
	6.9
	6.8
	

	
	2026.07.17
	6.9
	6.7
	

	
	浓度范围
	6.9
	6.7~6.8
	

	
	标准指数
	0.1
	0.3~0.2
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	悬浮物
	2026.07.15
	18
	27
	/

	
	2026.07.16
	20
	22
	

	
	2026.07.17
	19
	23
	

	
	浓度范围
	18~20
	22~27
	

	
	标准指数
	/
	/
	

	
	达标情况
	/
	/
	

	化学需氧量
	2026.07.15
	33
	38
	≤20

	
	2026.07.16
	30
	37
	

	
	2026.07.17
	35
	42
	

	
	浓度范围
	33~35
	37~42
	

	
	标准指数
	1.65~1.75
	1.82~2.1
	

	
	达标情况
	超标
	超标
	

	五日生化
需氧量
	2026.07.15
	6.7
	7.2
	≤4

	
	2026.07.16
	6.6
	7.4
	

	
	2026.07.17
	6.4
	7.1
	

	
	浓度范围
	6.4~6.7
	7.1~7.4
	

	
	标准指数
	1.6~1.68
	1.78~1.85
	

	
	达标情况
	超标
	超标
	

	氨氮
	2026.07.15
	1.65
	2.36
	≤1.0

	
	2026.07.16
	1.64
	2.29
	

	
	2026.07.17
	1.77
	2.28
	

	
	浓度范围
	1.64~1.77
	2.28~2.36
	

	
	标准指数
	1.64~1.77
	2.28~2.36
	

	
	达标情况
	超标
	超标
	

	总磷
	2026.07.15
	0.24
	0.26
	≤0.2

	
	2026.07.16
	0.22
	0.25
	

	
	2026.07.17
	0.23
	0.26
	

	
	浓度范围
	0.22~0.24
	0.25~0.26
	

	
	标准指数
	1.1~1.2
	1.25~1.3
	

	
	达标情况
	超标
	超标
	

	石油类
	2026.07.15
	0.04
	0.04
	≤0.05

	
	2026.07.16
	0.04
	0.04
	

	
	2026.07.17
	0.04
	0.04
	

	
	浓度范围
	0.04
	0.04
	

	
	标准指数
	0.8
	0.8
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	硫化物
	2026.07.15
	0.01L
	0.01L
	≤0.2

	
	2026.07.16
	0.01L
	0.01L
	

	
	2026.07.17
	0.01L
	0.01L
	

	
	浓度范围
	0.01L
	0.01L
	

	
	标准指数
	＜1
	＜1
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	总铁
	2026.07.15
	0.03L
	0.03L
	0.3

	
	2026.07.16
	0.03L
	0.03L
	

	
	2026.07.17
	0.03L
	0.03L
	

	
	浓度范围
	0.03L
	0.03L
	

	
	标准指数
	＜1
	＜1
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	总锰
	2026.07.15
	0.01L
	0.01L
	0.1

	
	2026.07.16
	0.01L
	0.01L
	

	
	2026.07.17
	0.01L
	0.01L
	

	
	浓度范围
	0.01L
	0.01L
	

	
	标准指数
	＜1
	＜1
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	六价铬
	2026.07.15
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	2026.07.16
	0.004L
	0.004L
	

	
	2026.07.17
	0.004L
	0.004L
	

	
	浓度范围
	0.004L
	0.004L
	

	
	标准指数
	＜1
	＜1
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	镉
	2026.07.15
	0.00033
	0.00028
	≤0.005

	
	2026.07.16
	0.00026
	0.00020
	

	
	2026.07.17
	0.00031
	0.00024
	

	
	浓度范围
	0.00026~0.00033
	0.00020~0.00028
	

	
	标准指数
	0.052~0.066
	0.04~0.05
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	铅
	2026.07.15
	0.0007L
	0.0007L
	≤0.05

	
	2026.07.16
	0.0007L
	0.0007L
	

	
	2026.07.17
	0.0007L
	0.0007L
	

	
	浓度范围
	0.0007L
	0.0007L
	

	
	标准指数
	＜1
	＜1
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	汞
	2026.07.15
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.0001

	
	2026.07.16
	0.00004L
	0.00004L
	

	
	2026.07.17
	0.00004L
	0.00004L
	

	
	浓度范围
	0.00004L
	0.00004L
	

	
	标准指数
	＜1
	＜1
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	铜
	2026.07.15
	0.05L
	0.05L
	≤1.0

	
	2026.07.16
	0.05L
	0.05L
	

	
	2026.07.17
	0.05L
	0.05L
	

	
	浓度范围
	0.05L
	0.05L
	

	
	标准指数
	＜1
	＜1
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	锌
	2026.07.15
	0.05L
	0.05L
	≤1.0

	
	2026.07.16
	0.05L
	0.05L
	

	
	2026.07.17
	0.05L
	0.05L
	

	
	浓度范围
	0.05L
	0.05L
	

	
	标准指数
	＜1
	＜1
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	挥发酚
	2026.07.15
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005

	
	2026.07.16
	0.0003L
	0.0003L
	

	
	2026.07.17
	0.0003L
	0.0003L
	

	
	浓度范围
	0.0003L
	0.0003L
	

	
	标准指数
	＜1
	＜1
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	氰化物
	2026.07.15
	0.004L
	0.004L
	≤0.2

	
	2026.07.16
	0.004L
	0.004L
	

	
	2026.07.17
	0.004L
	0.004L
	

	
	浓度范围
	0.004L
	0.004L
	

	
	标准指数
	＜1
	＜1
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	氟化物
	2026.07.15
	0.38
	0.41
	≤1.0

	
	2026.07.16
	0.38
	0.40
	

	
	2026.07.17
	0.40
	0.38
	

	
	浓度范围
	0.38~0.40
	0.38~0.41
	

	
	标准指数
	0.38~0.40
	0.38~0.41
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	砷
	2026.07.15
	0.0038
	0.0056
	≤0.05

	
	2026.07.16
	0.0039
	0.0054
	

	
	2026.07.17
	0.0041
	0.0054
	

	
	浓度范围
	0.0038~0.0041
	0.0054~0.0056
	

	
	标准指数
	0.076~0.082
	0.11~0.11
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	硒
	2026.07.15
	0.004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	2026.07.16
	0.004L
	0.0004L
	

	
	2026.07.17
	0.004L
	0.0004L
	

	
	浓度范围
	0.004L
	0.0004L
	

	
	标准指数
	＜1
	＜1
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	溶解氧
	2026.07.15
	5.56
	6.03
	≥5

	
	2026.07.16
	5.87
	5.89
	

	
	2026.07.17
	6.03
	6.12
	

	
	浓度范围
	5.56~6.03
	5.89~6.12
	

	
	标准指数
	0.83~0.89
	0.82~0.85
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	高锰酸盐
指数
	2026.07.15
	1.6
	1.8
	≤6

	
	2026.07.16
	1.5
	1.7
	

	
	2026.07.17
	1.6
	1.9
	

	
	浓度范围
	1.5~1.6
	1.7~1.9
	

	
	标准指数
	0.25~0.27
	0.28~0.32
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	阴离子表面活性剂
	2026.07.15
	0.05
	0.06
	≤0.2

	
	2026.07.16
	0.06
	0.06
	

	
	2026.07.17
	0.05
	0.05
	

	
	浓度范围
	0.05~0.06
	0.05~0.06
	

	
	标准指数
	0.25~0.3
	0.25~0.3
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	氯化物
	2026.07.15
	24
	27
	≤250

	
	2026.07.16
	22
	29
	

	
	2026.07.17
	23
	27
	

	
	浓度范围
	22~24
	27~29
	

	
	标准指数
	0.088~0.096
	0.108~0.116
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	硝酸盐氮
	2026.07.15
	0.22
	0.42
	≤10

	
	2026.07.16
	0.19
	0.43
	

	
	2026.07.17
	0.25
	0.41
	

	
	浓度范围
	0.19~0.25
	0.41~0.43
	

	
	标准指数
	0.019~0.025
	0.041~0.043
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	硫酸盐
	2026.07.15
	8
	12
	≤250

	
	2026.07.16
	9
	13
	

	
	2026.07.17
	8
	13
	

	
	浓度范围
	8~9
	12~13
	

	
	标准指数
	0.032~0.036
	0.048~0.052
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	粪大肠菌群
	2026.07.15
	3.3×102
	3.9×102
	≤10000个/ L

	
	2026.07.16
	3.2×102
	3.2×102
	

	
	2026.07.17
	3.9×102
	3.3×102
	

	
	浓度范围
	3.2×102~3.9×102
	3.2×102~3.9×102
	

	
	标准指数
	0.32~0.39
	0.32~0.39
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	铊
	2026.07.15
	0.00001L
	0.00001L
	≤0.0001

	
	2026.07.16
	0.00001L
	0.00001L
	

	
	2026.07.17
	0.00001L
	0.00001L
	

	
	浓度范围
	0.00001L
	0.00001L
	

	
	标准指数
	＜1
	＜1
	

	
	达标情况
	达标
	达标
	

	备注：检测结果后面带有字母“L”表示检测结果低于该检测方法检出限。


根据本次地表水监测结果，里山大沟上游、下游监测断面中化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷指标浓度超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值，其余pH、重金属、硫化物、氟化物等所有监测因子均满足Ⅲ类水域标准要求。
根据现场调查，里山彝族乡和高大傣族彝族乡村庄主要位于里山大沟——库南河——曲江两岸，村落污水排放较集中，排放后污染物大部分直接进入到里山大沟——库南河，对其水质造成不利影响，因此里山大沟和库南河现状水质COD、BOD5、NH3-N、T-P超标主要是由于农业面源污染和城镇生活污水排放导致。根据调查，目前通海县正在实施“曲江流域通海县重点村落污水收集处理工程”，设计新建 27 座污水处理站，总处理能力 610m3/d（结合村落规模采用分散式一体化处理工艺（如生物膜法、净化槽等），适配农村低浓度、分散性污水特点）；新建收集沟2822m，修缮收集沟 4232m，用于通海县农村区域生活分散污水汇流问题，涉及里山乡、高大乡及杨广镇三个乡镇，覆盖29个自然村，可有效改善项目区域里山大沟及下游库南河地表水环境。
3、声环境
（1）声环境质量标准
项目位于玉溪市通海县通海产业园区里山片区云南弘盛铂业新材料科技有限公司厂区内，项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体标准值见下表。
表3-6    声环境质量标准     单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


（2）声环境质量现状
本次环评期间委托云南浩辰环保科技有限公司对项目区声环境进行监测，监测情况如下：
检测项目：等效 A 声级 Leq。
监测时段： 2026年7月16日~2026年7月17日，连续监测两天，每天昼、夜各一次。
监测点位：厂界东、南、西、北、通海产业园区管委会。
监测方法：按国家环保局颁布的有关标准方法。
监测结果见表3-7。
表3-7   声环境质量现状监测结果   单位：Leq[dB(A)]
	监测点

	日期
	等效声级 Leq（A）

	
	
	昼间
	夜间

	
	
	监测结果
	标准
	达标情况
	监测结果
	标准
	达标情况

	厂界东面
	2026.07.16
	51
	65
	达标
	42
	55
	达标

	
	2026.07.17
	46
	
	达标
	38
	
	达标

	
	平均值
	48.5
	
	达标
	40.0
	
	达标

	厂界南面
	2026.07.16
	51
	
	达标
	45
	
	达标

	
	2026.07.17
	52
	
	达标
	42
	
	达标

	
	平均值
	51.5
	
	达标
	43.5
	
	达标

	厂界西面
	2026.07.16
	45
	
	达标
	40
	
	达标

	
	2026.07.17
	49
	
	达标
	43
	
	达标

	
	平均值
	47.0
	
	达标
	41.5
	
	达标

	厂界北面
	2026.07.16
	50
	
	达标
	42
	
	达标

	
	2026.07.17
	46
	
	达标
	43
	
	达标

	
	平均值
	48.0
	
	达标
	42.5
	
	达标

	通海产业园区管委会
	2026.07.16
	43
	60
	达标
	41
	50
	达标

	
	2026.07.17
	48
	
	达标
	42
	
	达标

	
	平均值
	45.5
	
	达标
	41.5
	
	达标


[bookmark: OLE_LINK75]根据监测结果表明，项目区东侧、南侧、西侧、北侧噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，通海产业园区管委会噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，项目所在区域声环境质量现状良好。
4、生态环境
根据现场调查和遥感判读分析，项目所处区域为工业园区，评价区内土地利用类型全部为建设用地。按照《云南植被》的植被分类原则及收集资料，项目区域自然植被包括 1植被型（暖性针叶林）、1植被亚型（暖温性针叶林）和 1群系（云南松林），人工植被包括人工用材林（人工云南松林、人工蓝桉林、人工柏木林）、人工经济林（核桃园）和耕地植被。根据现场调查，项目所处区域为工业园区，由于受人为干扰严重，项目区及周边已不存在珍稀动物、植物、原生植被和自然保护区，生物多样性较差。项目区周围植被主要为人工绿化植被和少量农田，主要种植玉米等农作物。
5、地下水环境
5.1地形地貌特征
如图3-1、图3-2所示，调查区地势与区域构造走向一致，山脉及沟谷沿着北东-南西向顺着构造走向和地层走向展布，地形整体南高北低，东高西低，一般标高1800～2145m，最高为调查区东侧山脉山顶，标高约2145m；调查区最低点位于北侧通海盆地，高程约为1800m，属构造剥蚀～侵蚀中山地貌区。本次调查区位于通海盆地南侧边缘，地形高差变幅较小。
[image: 地形图2d]
图3-1   调查区地形地貌图
[image: 地形图3d]
图3-2  调查区地形三维俯视图
5.2区域地质构造
根据《详勘报告》，区域地质构造位于扬子准地台西缘，康滇地轴南端，南部以红河断裂（F27、F28、F30）为界，与三江皱褶系相连，东部以弥勒―师宗断裂（F2）为界，与华南皱褶系的滇东南皱褶带为邻。
区域主要地质构造为东北－南西向的里山复式背斜，区域北部受北东向秀山断裂，南部受（峨山）小街－曲江-五街－黑箐哨弧形断裂挟持影响，两翼地层不对称，背斜北部主要为震旦系陡山沱组（Zbd），两翼为泥盆系上统（D3）以及石炭系中上统（C2+3）等，弧形断裂南为（ZaC），项目区主要位于震旦系陡山沱组（Zbd）及泥盆系上统（D3）背斜转折端，场区附近发育有南北和北西向两组断裂，南北向有小江断裂（西支F7、东支F5、F6、F16、F20）、普渡河断裂（F54）、汤郎一易门断裂（F56）、元谋一绿汁江断裂（F58），北西向断裂有红河断裂（F27、F28）、楚雄一化念断裂（F69）、化念一石屏断裂（F70）、宝秀一建水断裂（F71）、曲江断裂（F65）及玉江断裂（F157）等，总体为单斜构造，地质构造单一。
根据云南活动断裂分布图资料，拟建场地附近分布有四条全新世活动断裂，为北及北东方向的明星一二街断裂（F18）、九村一路居断裂（F17）、青龙街一西冲断裂（F15）和南面的曲江断（F65）；其中明星一二街发震断裂（F18）距离拟建场地约10.6km，九村一路居发震断裂（F17）距离拟建场地约18.5km，曲江发震断裂（F65）距离拟建场地约11.5km，具体分布见下图3-3所示。
[image: ]
图3-3    区域活动断裂分布图
5.3地质岩性
本次评价区范围及周边出露地层较为简单，评价区位于杞麓湖南侧，分水岭以西岩溶裂隙含水层，区域内广泛分布震旦系、寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系和第四系地层。各地层厚度及岩性特征如表3-8。
表3-8    评价区及周边地层岩性特征简表
	系
	统
	（群）组
	代号
	厚度（米）
	主要岩性

	第四系
	
	
	Q4
	0-163
	杂色粘土、砂、砾石

	下第三系
	上新统
	
	E
	410-629
	半固结灰色粘土岩，细粒长石石英砂岩夹砂层及褐煤层

	三叠系
	上统
	舍资组
	T2
	469-1138
	砂岩、粉砂岩、页岩

	二迭系
	上统
	玄武岩组
	P2β
	149-349
	灰、灰绿色杏仁状玄武岩、斑状玄武岩、致密玄武岩、蚀变玄武岩及玄武质火山角砾岩、中基性火山岩、凝灰岩

	
	下统
	
	P1
	
	虎斑状灰岩、白云岩、白云质灰岩，铝土岩、铝土质页岩、砂岩、页岩、煤

	石炭系
	上-
下统
	
	C2+3
	
	灰白、浅灰色骨屑灰岩、鲕状灰岩、白云岩，下部灰白色石英砂岩、黑色页岩夹透镜状煤层

	泥盆系
	中统
	
	D3
	752
	石灰岩夹白云岩

	
	下统
	
	D1
	210
	砾岩、砂岩、粉砂岩、灰岩、白云岩

	寒武系
	下统
	陡坡寺组
	∈2d
	21
	白云岩、页岩、粉砂岩

	
	
	龙王庙组
	∈1l
	44-243
	白云岩、板岩、粉砂岩

	
	
	沧浪铺组
	∈1c
	222
	粉砂岩、页岩

	
	
	筇竹寺组
	∈1q
	34-425
	粉砂岩、页岩、胶磷矿岩、含磷粉砂岩

	寒武系
	上统
	灯影组
	Zbdn
	266-522
	白云岩、泥质灰岩

	
	
	[bookmark: _Hlk111646369]陡山沱组
	Zbd
	231
	石灰岩、白云岩

	
	
	南沱组
	Zbn
	0-33
	冰碛砾岩、页岩

	
	下统
	澄江组
	Zbc
	270-1890
	砾岩、砂岩


调查及评价区范围内主要出露地层从老到新依次为寒武系陡山沱组（Zbd）、泥盆系（D2h）、石炭系（C2+3）和二叠系（P1）地层。
而项目区域位于云贵高原山区中低山丘陵地带近山顶靠东侧地段，岩性组成相对较为简单，地表部分地段近年开挖、推填已直接出露基岩全～强风化层，部分为近年近日推填素填土层，之下大部地段分布一定厚度第四系坡残积黏性土（含红粘土或次红粘土）层，再下广泛揭露泥盆系全～强风化岩层。根据野外钻探结果及附近岩土工程资料，结合岩土的室内分析试验及野外原位测试，将场地地基岩土划分为三个地质单元层：第四系人工堆积地层（Q4ml）、第四系坡残积地层（Q4dl+el）（分为二个亚层）、泥盆系中统泥质粉砂岩、白云岩全～强风化地层（D2h）（分为二个亚层）（《详勘报告》共在项目场地网格状布置工程钻探孔91个，勘察设计钻孔间距9.00～30.00m，钻孔深度13.00～20.00m，所有钻孔底部已进入基岩风化层足够深度，现场根据岩土层变化情况部分钻孔孔深略有增减）。
各地层的岩性特征按照成因类型及状态的不同自上而下分述如下：
（1）第四系人工堆积地层（Q4ml）
①层素填土：
褐红色，黄红色，褐红色，褐红黄色，主要以黏性土、粉土混含少量碎石、角砾、粉细砂等组成，局部地段以泥质粉砂岩全风化碎块、砂土、含砾黏性土组成，该层为近年近距离开挖山顶山包推填回填平整场地形成，最长回填年限近10年，土层孔隙大、欠压实，均匀性相对不佳；层顶埋深0.00m，土层厚度0.30~2.90m，平均厚度0.63m，采芯率约95%～98%，在场址绝大部分地段地表分布。
（2）第四系坡残积地层（Q4dl+el）
①粉质粘土：
棕褐色，褐红色，黄红色，褐黄灰色，黄灰色，局部含少量砾石，部分地段上部薄层岩芯稍松散，土体切面稍粗糙，中下部则普遍岩芯切面光滑，局部地段夹薄层粉土，该层大部土体切面光滑，无摇震反应，干强度中等~高，韧性中等~高；层顶埋深0.00~1.10m，土层厚度0.70～7.80m，平均厚度3.02m，采芯率约95%～98%，在场址中部及靠东侧部分地段浅部分布，厚度、埋深起伏变化相对较大。
②粉质粘土：
黄红色，褐黄灰色，黄灰色，褐红灰色，褐灰色，局部含少量砾石，局部夹薄层风化残留角砾及粉土，土体切面光滑，无摇振反应，干强度中等～高，韧性中等～高；层顶埋深0.30~2.10m，土层厚度0.80～8.60m，平均厚度4.02m，采芯率约95%~一98%，在场址北东侧及西侧部分地段浅部分布，厚度、埋深起伏变化相对较大。
（3）泥盆系中统泥质粉砂岩、白云岩风化地层（D2h）
①层全风化泥质粉砂岩：
紫红色，黄红色，黄灰色，褐黄色，褐灰色，浅红色，湿～稍湿，为基岩全风化层，结构已基本破坏，岩芯已全风化为硬塑粉质粘土、密实粉土、含砾土状、粉砂及少量角砾状，各地段风化程度不均；土体切面普遍光滑，局部粗糙，无摇震反应，干强度中等～低，韧性中等～低；层顶埋深0.30~9.00m，部分地段厚度未穿，岩土层控制厚度0.3~19.2m，平均控制厚度10.12m，在场址绝大部分地段中下部揭露。
②全～强风化白云岩：
浅灰色，黄灰色，浅红黄色，浅红灰色，浅灰黄色、灰白色，密实，稍湿，为基岩全风化层，局部强风化，原岩结构基本破坏，岩体较破碎，节理、裂隙发育，铁质侵染；岩芯机械破碎后主要呈碎块状、角砾状、粉末状为主；干钻钻进困难，钻探过程中基本返水，少许不返水；主要矿物成分为硅质、白云石、方解石；岩体风化裂隙发育，岩石坚硬程度分类为较硬岩，岩体完整程度分类极破碎，岩体基本质量等级分类V级，RQD=0，采芯率约80%～90%，岩芯未见大块石状及完整岩样，采取了岩屑做颗分试验，属稳定岩层；层顶埋深0.70～15.30m，厚度未穿，岩土层控制厚度1.80~13.30m，平均控制厚度7.41m，在场址北西侧及中部部分地段下部揭露。
场区范围内，主要岩土层岩性水平方向及竖直方向上出露基本稳定，土层厚度变化、埋深起伏变化存在差异，北东角及南西侧个别地段填土层稍厚，基岩风化层埋深起伏变化较大。
5.4区域水文地质条件
根据《1:20万区域水文地质普查报告-玉溪幅》中的水文地质资料可知，区域上出露的地下水类型主要有孔隙水、裂隙水、岩溶水三类。
评价区范围及周边水文地质条件较为简单，地下水主要为杞麓湖盆地南侧分水岭以西单斜构造岩溶-裂隙含水层系统。根据区内地下水的赋存条件和特点，可将评价区内地下水类型可划分为：松散堆积层孔隙水、裂隙水和岩溶水3大类型。区内的地形地貌条件、地质构造及岩性特征对地下水形成、运移、赋存及分布等具有明显控制作用。
（1）孔隙水
孔隙水是赋存在新生界松散岩类（Q4）的地下水。仅在北西侧抚仙湖东侧和调查区东侧的青龙镇盆地出露，以松散砂、砾石、碎石、粘质砂土等沉积为主。孔隙水与本次调查评价区地下水无关。
（2）裂隙水
评价区范围及周边出露裂隙含水层主要为下第三系、二叠系、寒武系和震旦系裂隙水含水层。
①下第三系（E）：钙质砾岩，粉细砂岩，钙质泥岩夹泥灰岩富水性强。地下水径流模数常见值1-3升/秒、平方公里，泉水流量常见值2-8升/秒，属HCO3-Ca·Mg型水，矿化度一0.5克/升。
②二叠系中统（T2）页岩、粉砂岩夹细砂岩,裂隙率2-5%富水性弱。地下水经流模数常见值0.5升/秒·平方公里,泉水流量常见值0.1-0.4升/秒。
③二叠系峨眉山玄武岩（P2β）凝灰质砂岩，气孔、杏仁状玄武岩，裂隙率2-5%，富水性强.地下水径流模数常见值2-3升/秒平方公里泉水流量常见值>1升/秒。属HCO3-Ca·Mg型水，矿化度<0.5克/升。
④寒武系沧浪铺组和筇竹寺组（∈1c、∈1q）细砂岩、粉砂岩夹页岩，含磷矿。裂隙率2-5%，富水性中等，地下水还流模数常见值1-2升/秒平方公里，泉水流量常见值0.5-2升/秒。属HCO3-Ca·Na型水，矿化度<1克/升。
⑤震旦系南沱组（Zbn）：下部冰碛砾岩：上部页岩，富水性微弱。
⑥震旦系澄江组（Zbc）：细一粗粒长石石英砂岩夹页岩，裂隙率2-10%，富水性中等。地下水经流模数常见值1-3升/秒·平方公里泉水流量常见值0.1-1升/秒，最大降深涌水量<200吨/日。属HCO3-Ca·K+Na型水，矿化度<1克/升。
（3）岩溶水
评价区及周边出露的岩溶含水层主要为二叠系、石炭系、泥盆系和震旦系岩溶含水层。
①二叠系下统（P1）：白云岩、虎斑状石灰岩，岩溶率15-30%，醋河(溶洞）强烈发育。曙河（大泉）流量50-200升/秒，地下水经流模数常见值10-15升/秒·平方公里，最大降深涌水量30-1200吨/日。属HCO3-Ca·Mg型水，矿化度-0.5克/升。
②石炭系（C）石灰岩夹白云岩，岩溶率5-20%，暗河（溶洞）中等发育。暗河（大泉）流量10-50升/秒地下水径流模数常见值5-10升/秒平方公里，最大降深涌水量750吨/日。属HCO3-Ca·Mg，型水矿化度0.5克/升。
③泥盆系（D）、寒武系陡坡寺组（∈2d）、龙王庙组（∈1l）白云岩夹粉砂岩、页岩，或呈互层状，岩溶裂隙率2-8%，暗河(溶洞)不甚发育。暗河（大泉)流量<10升/秒·地下水径流模数常见值10升/秒·平方公里。以HCO3-Ca·Mg型水为主，矿化度1克/升。
④震旦系灯影组（Zbdn）：白云岩夹硅质条纹白云岩，岩溶率10-20%，曙河(溶洞)中等发育。暗河(大泉)流量10-15升/秒，地下水译流模数常见值5-10升/秒平方公里，最大降深涌水量200-1200吨/日，HCO3-Ca·Mg型水，矿化度<0.5克/升。
⑤震旦系陡山沱组（Zbd）：白云岩夹中细石英砂岩、页岩：岩溶裂隙率10-20%，暗河(溶洞)中等发育。暗河(大泉)流量10-15升/秒，地下水经流模数常见值10-15升/秒·平方公里，最大降深涌水量600-800吨/日。属HCO3-Ca·Mg型水，矿化度<0.5克/升。
总体上，从区域水文地质图（图5.4.2-3）可以看出，评价区范围内出露的含（隔）水层相对简单，基岩主要为震旦系、寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系及三叠系相间出露的裂隙-岩溶含水层系统，而本次数值模拟评价区主要为寒武系、泥盆系、石炭系和二叠系裂隙-岩溶含水层，而北侧杞麓湖盆地南侧通海县城区域主要为第四系孔隙水。
5.5地下水补给、径流、排泄
结合地形地貌分布特征及区域水文地质图可以看出，评价区地下水主要受地质构造、地层分布、地貌和气候条件控制，其中地层分布及地质构造是决定因素，含水层分布与地层空间分布基本一致。评价区地下水类型主要为孔隙水和岩溶水，评价区孔隙水主要赋存于第四系冲洪积层（Q4al+pl）和第四系残坡积层（Q4el+dl）中。岩溶水则主要赋存于寒武系陡山沱组（Zbd）、泥盆系（D2h）、石炭系（C2+3）和二叠系（P1）地层中。调查区主要受北东南西向断裂构造和褶皱构造的共同控制，南西侧为马里山背斜构造北东端，而数值模拟评价区为单斜构造，岩层走向近南北向，岩层向东倾斜，地层自西向东由老到新排列，调查区以北西-南东向右行走滑断层为分水岭，北侧蓝色实线范围为本次地下水数值模拟及评价范围，该水文地质单元主要由寒武系陡山沱组（Zbd）、泥盆系（D2h）、石炭系（C2+3）和二叠系（P1）岩溶和裂隙水含水层组成，其中仅有项目场地所在泥盆系（D2h）泥质粉砂岩为裂隙含水层，受近南北向单斜岩层层间裂隙影响，数值模拟评价区范围内地下水整体自南东向北西方向的杞麓湖盆地边缘径流，最终通过泉和侧向补给方式排泄于杞麓湖盆地南侧基岩和第四系松散孔隙水含水层接触带。而南侧的马里山背斜构造裂隙含水层地下水主要自北东向南西方向径流，沿着里山大河方向向南西方向径流排泄。
项目场地主要分布于泥盆系海口组泥质粉砂岩裂隙含水层，而根据91个勘察钻孔统计数据表明，项目场地浅部主要以第四系黏土层和泥盆系海口组泥质粉砂岩为主，富水性较弱，项目区勘察期间20m深度范围内均未揭露稳定地下水，整体上，项目场地地下水位埋深较深，浅部松散第四系黏土层及全风化泥质粉砂岩弱透水层接受大气降雨入渗补给，主要沿着浅层地表水沟谷就近径流排泄为主，而降雨量较小时，主要以赋存于孔隙弱透水层中为主，并未形成径流。整体上，项目场地浅层富水性较弱。
5.6地下水水位观测
根据调查，项目区域地下水水位统计情况见下表。
表3-9   地下水水位统计表
	名称
	基础特征
	坐标
	水位（m）

	
	
	东经
	北纬
	

	五山村水井
	项目区西南侧1541m，出露层位为泥盆系上统（D3）
	102.7905141°
	24.0851258°
	1876.4

	老城区水井
	项目区西北侧1465m，出露层位为泥盆系中统（D2）
	102.7617156°
	24.1111059°
	1812.1

	落江冲水井
	项目区西南侧712m，出露层位为泥盆系上统（D3）
	102.7659617°
	24.089907°
	1846.3

	电站水井
	项目区西南侧1147m，出露层位为泥盆系上统（D3）
	102.7726449°
	24.0808609°
	1904

	新下寨水井
	项目区西南侧1020m，出露层位为泥盆系上统（D3）
	102.7756939°
	24.079861°
	1905.2

	云南鑫鼎建材有限公司监测井
	项目区西北侧378m，出露层位为泥盆系上统（D3）
	102.769246°
	24.099722°
	1833

	云南省通海博大塑胶工贸有限公司监测井
	项目区西南侧89m，出露层位为泥盆系上统（D3）
	102.775496°
	24.095614°
	1860

	通海松德铝业有限公司监测井
	项目区西南侧492m，出露层位为泥盆系上统（D3）
	102.778331°
	24.091328°
	1869


5.7地下水环境质量现状
为了解项目区地下水环境质量状况，本次地下水环境质量现状引用同厂区已批复《云南弘盛铂业新材料科技有限公司稀贵金属资源循环利用项目》地下水现状监测成果，该项目由云南鼎祺检测有限公司分别于2024年10月23日～10月25日、2025年12月18日～12月20日开展两期地下水监测。两项目地处同一厂区，同一水文地质单元，区域地下水径流条件一致，监测数据具备代表性、时效性，可作为本项目地下水环境现状评价依据，具体内容如下：
（1）监测点位
地下水现状监测布点结合厂区地下水流向，共布设了8个监测点，具体位置详见表3-10。
表3-10  地下水监测布点一览表
	编号
	监测点名称
	坐标
	与项目区位置关系
	井深及水位高程
（m）

	1#
	五山村水井
	E102.7905141°，N24.0851258°
	西南侧/1541m
	水位高程1876.4m，井深16m，水位高度2.6m

	2#
	老城区水井
	E102.7617156°，N24.1111059°
	西北侧/1465m
	水位高程1812.1m，井深15m，水位高度12.9m

	3#
	落江冲水井
	E102.7659617°，N24.089907°
	西南侧/712m
	水位高程1846.3m，井深3m，水位高度1.7m

	4#
	电站水井
	E102.7726449°，N24.0808609°
	西南侧/1147m
	水位高程1904m，井深62m，水位高度18m

	5#
	新下寨水井
	E102.7756939°，N24.079861°
	西南侧/1020m
	水位高程1905.2m，井深17m，水位高度2.8m

	6#
	云南鑫鼎建材有限公司监测井
	E102.769246°，N24.099722°
	西北侧/378km
	水位高程1833m，井深87m，水位高度38m

	7#
	云南省通海博大塑胶工贸有限公司监测井
	E102.775496°，N24.095614°
	西南侧/89m
	水位高程1860m，井深80m，水位高度50m

	8#
	通海松德铝业有限公司监测井
	E102.778331°，N24.091328°
	西南侧/492m
	水位高程1869m，井深86m，水位高度45m


其中电站水井、落江冲水井、新下寨水井位于项目区地下水水流方向的上游，五山村水井、通海松德铝业有限公司监测井、云南省通海博大塑胶工贸有限公司监测井位于项目区地下水水流方向的侧游，云南鑫鼎建材有限公司监测井、老城区水井位于项目区地下水水流方向的下游。因此，根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》的监测布点要求，项目监测点位设置合理。
[image: ]
图3-4   地下水监测布点图
[bookmark: _Hlk129966693]（2）监测因子：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氰化物、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、铊、总大肠菌群、菌群总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、Cl-、SO42-，共34项，同时监测井深、水位。
（3）监测时间：2024年10月23日至2024年10月25日，连续监测3天；2025年12月18日至2025年12月20日，连续监测3天。
（4）执行标准：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
（5）监测方法： 水样的采集、保存及分析按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）等要求的方法进行。
（6）评价方法：采用单项水质参数标准指数法进行评价，计算公式如下：
◆一般污染物的标准指数


       式中：Sij――单因子污染指数；
	          Cij――污染物浓度实测值，mg/L；
	          Csj――地表水水质标准，mg/L。
◆pH的标准指数


       


      
          式中：Sphj――pH单因子污染指数；
	            pHj――pH实测值；
	            pHsd、pHsu――标准上限或上限值
（7）监测结果及评价：地下水环境监测结果见表3-11至表3-14。
表3-11  老城区水井监测结果 总大肠菌群单位为MPN/mL、细菌总数单位为CFU/mL外， 其他指标单位均为mg/L
	监测时间及结果
	pH
	总硬度
	溶解性总固体
	硫酸盐
	氯化物
	挥发酚
	阴离子表面活性剂

	2024/10/23
	7.1
	267
	405
	52
	27
	0.0003L
	0.05L

	2024/10/24
	7.0
	269
	398
	49.7
	27
	0.0003L
	0.05L

	2024/10/25
	7.2
	270
	455
	50.8
	26
	0.0003L
	0.05L

	平均值
	7.1
	268.7
	419
	50.8
	26.7
	0.0003L
	0.05L

	Ⅲ类标准
	6.5~8.5
	≤450
	≤1000
	≤250
	≤250
	≤0.002
	≤0.3

	超标率/%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	监测时间及结果
	六价铬
	铁
	锰
	铜
	锌
	汞
	砷

	2024/10/23
	0.004L
	0.03L
	0.01L
	0.05L
	0.05L
	0.00022
	0.0003L

	2024/10/24
	0.004L
	0.03L
	0.01L
	0.05L
	0.05L
	0.00024
	0.0003L

	2024/10/25
	0.004L
	0.03L
	0.01L
	0.05L
	0.05L
	0.00027
	0.0003L

	平均值
	0.004L
	0.03L
	0.01L
	0.05L
	0.05L
	0.000243
	0.0003L

	Ⅲ类标准
	≤0.05
	≤3.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤0.001
	≤0.01

	超标率/%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	监测时间及结果
	氰化物
	耗氧量
	硝酸盐
	亚硝酸盐
	氨氮
	氟化物
	

	2024/10/23
	0.004L
	1.7
	6.28
	0.013
	0.025L
	0.1
	

	2024/10/24
	0.004L
	1.6
	6.26
	0.014
	0.025L
	0.11
	

	2024/10/25
	0.004L
	2.5
	6.37
	0.016
	0.025L
	0.11
	

	平均值
	0.004L
	1.93
	6.3
	0.0143
	0.025L
	0.107
	

	Ⅲ类标准
	≤0.05
	≤3.0
	≤20
	≤1.0
	≤0.5
	≤1.0
	

	超标率/%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	

	监测时间及结果
	镉
	铅
	镍
	总大肠菌群
	细菌总数
	铊
	

	2024/10/23
	0.0001L
	0.001L
	0.00005L
	未检出
	35
	0.00002L
	

	2024/10/24
	0.0001L
	0.001L
	0.00005L
	未检出
	35
	0.00002L
	

	2024/10/25
	0.0001L
	0.001L
	0.00005L
	未检出
	40
	0.00002L
	

	平均值
	0.0001L
	0.001L
	0.00005L
	未检出
	36.7
	0.00002L
	

	Ⅲ类标准
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.02
	≤3.0
	≤100
	≤0.0001
	

	超标率/%
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	

	达标情况
	达标
	达标
	—
	达标
	达标
	达标
	

	“最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限。


表3-12  落江村水井监测结果    总大肠菌群单位为MPN/mL、细菌总数单位为CFU/mL 外， 其他指标单位均为mg/L
	监测时间及结果
	pH
	总硬度
	溶解性总固体
	硫酸盐
	氯化物
	挥发酚
	阴离子表面活性剂

	2024/10/23
	7.3
	435
	647
	39.5
	65
	0.0003L
	0.05L

	2024/10/24
	7.2
	438
	641
	39.9
	63
	0.0003L
	0.05L

	2024/10/25
	7.3
	439
	668
	41.4
	64
	0.0003L
	0.05L

	平均值
	7.27
	437
	652
	40.27
	64
	0.0003L
	0.05L

	Ⅲ类标准
	6.5~8.5
	≤450
	≤1000
	≤250
	≤250
	≤0.002
	≤0.3

	超标率/%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	监测时间及结果
	六价铬
	铁
	锰
	铜
	锌
	汞
	砷

	2024/10/23
	0.004L
	0.03L
	0.01L
	0.05L
	0.05L
	0.0001
	0.0003L

	2024/10/24
	0.004L
	0.03L
	0.01L
	0.05L
	0.05L
	0.00011
	0.0003L

	2024/10/25
	0.004L
	0.03L
	0.01L
	0.05L
	0.05L
	0.00012
	0.0003L

	平均值
	0.004L
	0.03L
	0.01L
	0.05L
	0.05L
	0.00011
	0.0003L

	Ⅲ类标准
	≤0.05
	≤3.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤0.001
	≤0.01

	超标率/%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	监测时间及结果
	氰化物
	耗氧量
	硝酸盐
	亚硝酸盐
	氨氮
	氟化物
	

	2024/10/23
	0.004L
	1.5
	7.49
	0.003
	0.08
	0.12
	

	2024/10/24
	0.004L
	1.4
	7.44
	0.004
	0.073
	0.13
	

	2024/10/25
	0.004L
	1.3
	7.33
	0.005
	0.087
	0.13
	

	平均值
	0.004L
	1.4
	7.42
	0.004
	0.08
	0.127
	

	Ⅲ类标准
	≤0.05
	≤3.0
	≤20
	≤1.0
	≤0.5
	≤1.0
	

	超标率/%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	

	监测时间及结果
	镉
	铅
	镍
	总大肠菌群
	细菌总数
	铊
	

	2024/10/23
	0.0001L
	0.001L
	0.00005L
	未检出
	45
	0.00002L
	

	2024/10/24
	0.0001L
	0.001L
	0.00005L
	未检出
	45
	0.00002L
	

	2024/10/25
	0.0001L
	0.001L
	0.00005L
	未检出
	45
	0.00002L
	

	平均值
	0.0001L
	0.001L
	0.00005L
	未检出
	45
	0.00002L
	

	Ⅲ类标准
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.02
	≤3.0
	≤100
	≤0.0001
	

	超标率/%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	

	“最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限。



表3-13   五山村水井监测结果   总大肠菌群单位为MPN/mL、细菌总数单位为CFU/mL 外， 其他指标单位均为mg/L
	监测时间及结果
	pH
	总硬度
	溶解性总固体
	硫酸盐
	氯化物
	挥发酚
	阴离子表面活性剂

	2024/10/23
	7.0
	345
	413
	11.9
	10L
	0.0003L
	0.05L

	2024/10/24
	7.1
	347
	442
	13.5
	10L
	0.0003L
	0.05L

	2024/10/25
	7.1
	345
	432
	14.7
	10L
	0.0003L
	0.05L

	平均值
	7.07
	345.67
	429
	13.37
	10L
	0.0003L
	0.05L

	Ⅲ类标准
	6.5~8.5
	≤450
	≤1000
	≤250
	≤250
	≤0.002
	≤0.3

	超标率/%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	监测时间及结果
	六价铬
	铁
	锰
	铜
	锌
	汞
	砷

	2024/10/23
	0.004L
	0.03L
	0.01L
	0.05L
	0.40
	0.00025
	0.0003L

	2024/10/24
	0.004L
	0.03L
	0.01L
	0.05L
	0.40
	0.0002
	0.0003L

	2024/10/25
	0.004L
	0.03L
	0.01L
	0.05L
	0.40
	0.00026
	0.0003L

	平均值
	0.004L
	0.03L
	0.01L
	0.05L
	0.40
	0.00024
	0.0003L

	Ⅲ类标准
	≤0.05
	≤3.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤0.001
	≤0.01

	超标率/%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	监测时间及结果
	氰化物
	耗氧量
	硝酸盐
	亚硝酸盐
	氨氮
	氟化物
	

	2024/10/23
	0.004L
	1.0
	5.77
	0.003L
	0.026
	0.05L
	

	2024/10/24
	0.004L
	1.0
	5.72
	0.003L
	0.036
	0.05L
	

	2024/10/25
	0.004L
	1.7
	5.61
	0.003L
	0.038
	0.05L
	

	平均值
	0.004L
	1.23
	5.7
	0.003L
	0.033
	0.05L
	

	Ⅲ类标准
	≤0.05
	≤3.0
	≤20
	≤1.0
	≤0.5
	≤1.0
	

	超标率/%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	

	监测时间及结果
	镉
	铅
	镍
	总大肠菌群
	细菌总数
	铊
	

	2024/10/23
	0.0001L
	0.001L
	0.00005L
	未检出
	40
	0.00002
	

	2024/10/24
	0.0001L
	0.001L
	0.00005L
	未检出
	40
	0.00002
	

	2024/10/25
	0.0001L
	0.001L
	0.00005L
	未检出
	35
	0.00002
	

	平均值
	0.0001L
	0.001L
	0.00005L
	未检出
	38.3
	0.00002
	

	Ⅲ类标准
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.02
	≤3.0
	≤100
	≤0.0001
	

	超标率/%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	达标情况
	达标
	达标
	—
	达标
	达标
	达标
	

	“最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限。


表3-14电站水井监测结果  总大肠菌群单位为MPN/mL、细菌总数单位为CFU/mL外， 其他指标单位均为mg/L
	监测时间及结果
	pH
	总硬度
	溶解性总固体
	硫酸盐
	氯化物
	挥发酚
	阴离子表面活性剂

	2024/10/23
	7.2
	346
	432
	8L
	44
	0.0003L
	0.05L

	2024/10/24
	7.1
	348
	441
	8L
	45
	0.0003L
	0.05L

	2024/10/25
	7.1
	349
	411
	8L
	47
	0.0003L
	0.05L

	平均值
	7.13
	347.67
	428
	8L
	45.33
	0.0003L
	0.05L

	Ⅲ类标准
	6.5~8.5
	≤450
	≤1000
	≤250
	≤250
	≤0.002
	≤0.3

	超标率/%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	监测时间及结果
	六价铬
	铁
	锰
	铜
	锌
	汞
	砷

	2024/10/23
	0.004L
	0.03L
	0.01L
	0.05L
	0.05L
	0.00005
	0.0003L

	2024/10/24
	0.004L
	0.03L
	0.01L
	0.05L
	0.05L
	0.00005
	0.0003L

	2024/10/25
	0.004L
	0.03L
	0.01L
	0.05L
	0.05L
	0.00007
	0.0003L

	平均值
	0.004L
	0.03L
	0.01L
	0.05L
	0.05L
	0.00006
	0.0003L

	Ⅲ类标准
	≤0.05
	≤3.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤0.001
	≤0.01

	超标率/%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	监测时间及结果
	氰化物
	耗氧量
	硝酸盐
	亚硝酸盐
	氨氮
	氟化物
	

	2024/10/23
	0.004L
	1.0
	3.19
	0.003L
	0.05
	0.05L
	

	2024/10/24
	0.004L
	1.1
	3.30
	0.003L
	0.043
	0.05L
	

	2024/10/25
	0.004L
	0.9
	3.14
	0.003L
	0.056
	0.05L
	

	平均值
	0.004L
	1.0
	3.21
	0.003L
	0.050
	0.05L
	

	Ⅲ类标准
	≤0.05
	≤3.0
	≤20
	≤1.0
	≤0.5
	≤1.0
	

	超标率/%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	

	监测时间及结果
	镉
	铅
	镍
	总大肠菌群
	细菌总数
	铊
	

	2024/10/23
	0.0001L
	0.001L
	0.00005L
	未检出
	35
	0.00002
	

	2024/10/24
	0.0001L
	0.001L
	0.00005L
	未检出
	40
	0.00002
	

	2024/10/25
	0.0001L
	0.001L
	0.00005L
	未检出
	45
	0.00002
	

	平均值
	0.0001L
	0.001L
	0.00005L
	未检出
	40
	0.00002
	

	Ⅲ类标准
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.02
	≤3.0
	≤100
	≤0.0001
	

	超标率/%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	达标情况
	达标
	达标
	—
	达标
	达标
	达标
	

	“最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限。


根据监测结果，各地下水监测点位监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
6、土壤环境现状
本次环评期间土壤环境现状委托云南浩辰环保科技有限公司、南昌博昂检测技术有限公司进行。土壤监测采样时间为 2026年7月16日~2026年7月17日。
（1）监测点位
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目涉及暂存、处置危险废物，存在土壤环境污染途径，因此，本次结合项目污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
共设置11个土壤监测点位：场地内布设5个柱状分层采样点（TR01～TR05）、2个表层采样点（TR06、TR07）；场地外布设4个表层对照采样点（TR08～TR11）。
（2）监测项目
①土壤理化性质：pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、渗滤率、土壤容重、总孔隙度、水溶性盐总量；②重金属与无机污染物（GB36600-2018 基础项）：砷、镉、铅、铜、镍、锌、总铬、六价铬、汞。③挥发性有机物（27项）四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3 - 三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2 - 二氯苯、1,4 -二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯 + 对二甲苯、邻二甲苯。④半挥发性有机物（11 项） 硝基苯、苯胺、2 - 氯酚、苯并 [a] 蒽、苯并 [a] 芘、苯并 [b] 荧蒽、苯并 [k] 荧蒽、䓛、二苯并 [a,h] 蒽、茚并 [1,2,3-cd] 芘、萘。
（3）监测分析方法：按《环境监测分析方法》中有关规定执行。
（4）评价标准：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值。
（5）土壤理化性质监测结果及土壤监测结果如下：














	
	表3-15   土壤理化性质监测结果
	监测点
	场地范围内1#柱状样（TR01）
	场地范围内2#柱状样（TR02）
	场地范围内 3#柱状样（TR03）
	场地范围内 4# 柱状样（TR04）
	场地范围内 5#柱状样（TR05）
	场地范围内 1# 表层样（TR06）
	场地范围内 2# 表层样（TR07）
	场地范围外 1# 表层样（TR08）
	场地范围外 2# 表层样（TR09）
	场地范围外 3# 表层样（TR10）
	场地范围外 4# 表层样（TR11）

	现场记录
	颜色
	浅棕色
	浅棕色
	浅棕色
	红棕色
	浅棕色
	红棕色
	红棕色
	红棕色
	红棕色
	红棕色
	红棕色

	
	结构
	粉状
	粉状
	粉状
	粉状
	粉状
	粉状
	粉状
	粉状
	粉状
	粉状
	粉状

	
	质地
	粘土
	粘土
	粘土
	壤土
	粘土
	粘土
	粘土
	粘土
	粘土
	粘土
	粘土

	
	沙砾含量
	少量
	少量
	少量
	少量
	少量
	少量
	少量
	少量
	少量
	少量
	少量

	
	其他物质
	无
	无
	少量
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	实验室测定
	pH
	7.04~7.36
	6.61~7.16
	6.70~7.00
	6.73~7.46
	6.57~7.32
	6.49
	7.08
	6.86
	7.26
	7.65
	7.29

	
	阳离子交换量cmol/kg(+)
	2.6
	6.3
	6.9
	6.4
	6.2
	5.7
	8
	7.8
	9.2
	11.3
	6

	
	氧化还原电位，mV
	514
	486
	515
	546
	536
	526
	515
	483
	516
	415
	434

	
	土壤容重，g/cm3
	1.46
	1.53
	1.52
	1.34
	1.38
	1.45
	1.48
	1.34
	1.37
	1.3
	1.27

	
	孔隙度，%
	41.2
	44.2
	46.7
	43.6
	44.3
	46.9
	39.5
	49.1
	48.7
	46
	44.6

	
	渗滤率，mm/min
	2.81
	2.99
	3.45
	3.22
	2.81
	3.45
	2.99
	2.93
	3.45
	3.45
	2.76


表3-16    场地范围内土壤监测结果   单位：pH值无量纲，其余指标mg/kg
	检测项目
	场地范围内1#柱状样（TR01）
	场地范围内2#柱状样（TR02）
	场地范围内3#柱状样（TR03）
	标准
	达标情况

	
	
	
	
	风险筛选值
	风险管控值
	

	pH值
	7.36
	7.17
	7.04
	7.16
	6.82
	6.61
	7
	6.91
	6.7
	/
	/
	/

	汞
	0.210
	0.200
	0.141
	0.252
	0.23
	0.21
	0.313
	0.167
	0.142
	38
	82
	达标

	砷
	7.34
	9.94
	8.81
	9.59
	9.03
	9.24
	9.85
	8.12
	8.02
	60
	140
	达标

	镉
	0.24
	0.27
	0.26
	0.27
	0.25
	0.2
	0.25
	0.24
	0.24
	65
	172
	达标

	铜
	51
	49
	32
	50
	37
	24
	56
	23
	32
	18000
	36000
	达标

	铅
	23.9
	21.3
	27.4
	27.1
	25.1
	25.4
	28.8
	22.5
	24.5
	800
	2500
	达标

	镍
	30
	25
	39
	76
	57
	36
	55
	55
	26
	900
	2000
	达标

	总铬
	40
	49
	43
	47
	46
	47
	47
	49
	48
	无标准
	无标准
	不作评价

	锌
	109
	117
	104
	107
	112
	109
	104
	106
	112
	无标准
	无标准
	不作评价

	六价铬
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	5.7
	78
	达标


表3-17    场地范围内土壤监测结果   单位：pH值无量纲，其余指标mg/kg
	检测项目
	场地范围内 4#柱状样（TR04）
	场地范围内5#柱状样（TR05）
	标准
	达标情况

	
	
	
	风险筛选值
	风险管控值
	

	pH值
	7.46
	7.22
	6.73
	7.32
	6.57
	7.09
	/
	/
	/

	汞
	0.209
	0.222
	0.163
	0.191
	0.186
	0.119
	38
	82
	达标

	砷
	9.83
	8.15
	8.72
	8.37
	9.94
	9.79
	60
	140
	达标

	镉
	0.26
	0.25
	0.2
	0.25
	0.24
	0.24
	65
	172
	达标

	铜
	32
	35
	15
	33
	36
	24
	18000
	36000
	达标

	铅
	25.8
	29.7
	25.4
	29.5
	22.3
	29
	800
	2500
	达标

	镍
	28
	49
	17
	47
	51
	27
	900
	2000
	达标

	总铬
	48
	47
	46
	45
	45
	40
	无标准
	无标准
	不作评价

	锌
	104
	113
	113
	120
	103
	109
	无标准
	无标准
	不作评价

	六价铬
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	5.7
	78
	达标


表3-18     场地范围内土壤监测结果   单位：pH值无量纲，其余指标mg/kg
	检测项目
	场地范围内1#表层样（TR06）
	风险筛选值
	达标情况
	场地范围内2#表层样（TR07）
	风险筛选值
	达标情况

	pH值
	6.49
	5.5＜pH≤6.5
	/
	7.08
	6.5＜pH≤7.5
	/

	汞
	0.152
	1.8
	达标
	0.173
	2.4
	达标

	砷
	9.32
	40
	达标
	8.03
	30
	达标

	镉
	0.23
	0.3
	达标
	0.24
	0.3
	达标

	铜
	25
	50
	达标
	36
	100
	达标

	铅
	24.7
	90
	达标
	28.5
	120
	达标

	镍
	37
	70
	达标
	52
	100
	达标

	总铬
	46
	150
	达标
	42
	200
	达标

	锌
	117
	200
	达标
	110
	250
	达标

	六价铬
	0.5L
	/
	/
	0.5L
	/
	//


表3-19   场地范围外土壤监测结果   单位：pH值无量纲，其余指标mg/kg
	检测项目
	场地范围外1#表层样（TR08）
	场地范围外2#表层样（TR09）
	场地范围外3#表层样（TR10）
	场地范围外4#表层样（TR11）
	标准
	达标情况

	
	
	
	
	
	风险筛选值
	风险管控值
	

	pH值
	6.86
	7.26
	7.65
	7.29
	/
	/
	/

	汞
	0.136
	0.144
	0.146
	0.151
	38
	82
	达标

	砷
	8.16
	9.09
	9.90
	8.15
	60
	140
	达标

	镉
	0.23
	0.22
	0.22
	0.22
	65
	172
	达标

	铜
	31
	37
	46
	28
	18000
	36000
	达标

	铅
	26.9
	28.9
	26.8
	23.2
	800
	2500
	达标

	镍
	42
	47
	49
	42
	900
	2000
	达标

	总铬
	44
	41
	51
	46
	无标准
	无标准
	不作评价

	锌
	123
	121
	121
	113
	无标准
	无标准
	不作评价

	六价铬
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	5.7
	78
	达标


表3-20      土壤挥发性和半挥发性有机物监测结果   单位：mg/kg
	检测项目
	1#（E102.774923° N24.095936°）
	2#（E102.774521° N24.096079°)
	3#（E102.774478° N24.095343°)
	风险筛
选值
	评价结果

	
	BE26070233 S01-1
	BE26070233 S01-2
	BE26070233 S01-3
	BE26070233 S02-1
	BE26070233 S02-2
	BE26070233 S02-3
	BE26070233 S03-1
	BE26070233 S03-2
	BE26070233 S03-3
	
	

	挥
发
性
有
机
物
	四氯化碳
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	2.8
	/

	
	氯仿
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	0.9
	小于风险筛选值

	
	氯甲烷
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	37
	小于风险筛选值

	
	1, 1-二氯乙烷 
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	9
	小于风险筛选值

	
	1,2-二氯乙烷 
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	5
	小于风险筛选值

	
	1, 1-二氯乙烯 
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	66
	小于风险筛选值

	
	顺-1,2-二氯乙烯 
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	596
	小于风险筛选值

	
	反-1,2-二氯乙烯
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	54
	小于风险筛选值

	
	二氯甲烷
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	616
	小于风险筛选值

	
	1,2-二氯丙烷
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	5
	小于风险筛选值

	
	1, 1, 1,2-四氯乙烷 
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	10
	小于风险筛选值

	
	1, 1,2,2-四氯乙烷
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	6.8
	小于风险筛选值

	
	四氯乙烯
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	53
	小于风险筛选值

	
	1, 1, 1-三氯乙烷 
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	840
	小于风险筛选值

	
	1, 1,2-三氯乙烷 
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	2.8
	小于风险筛选值

	
	三氯乙烯
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	2.8
	小于风险筛选值

	
	1,2,3-三氯丙烷 
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	0.5
	小于风险筛选值

	
	氯乙烯
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	0.43
	小于风险筛选值

	
	苯
	1.9×10-3L
	1.9×10-3L
	1.9×10-3L
	1.9×10-3L
	1.9×10-3L
	1.9×10-3L
	1.9×10-3L
	1.9×10-3L
	1.9×10-3L
	4
	小于风险筛选值

	
	氯苯
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	270
	小于风险筛选值

	
	1,2-二氯苯 
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	560
	小于风险筛选值

	
	1,4-二氯苯 
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	20
	小于风险筛选值

	
	乙苯
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	28
	小于风险筛选值

	
	苯乙烯（mg/kg）
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1290
	小于风险筛选值

	
	甲苯
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1200
	小于风险筛选值

	
	间二甲苯+对二甲 苯
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	570
	小于风险筛选值

	
	邻二甲苯
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	640
	小于风险筛选值

	半挥发性有机物
	硝基苯
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	76
	小于风险筛选值

	
	苯胺
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	260
	小于风险筛选值

	
	2-氯酚
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	2256
	小于风险筛选值

	
	苯并(a)蒽
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	15
	小于风险筛选值

	
	苯并(a)芘
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	1.5
	小于风险筛选值

	
	苯并(b)荧蒽
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	15
	小于风险筛选值

	
	苯并(k)荧蒽
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	151
	小于风险筛选值

	
	䓛
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	1293
	小于风险筛选值

	
	二苯并(a,h)蒽
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	1.5
	小于风险筛选值

	
	茚并(1,2,3-cd)芘 
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	15
	小于风险筛选值

	
	萘
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	70
	小于风险筛选值


表3-21      土壤挥发性和半挥发性有机物监测结果   单位：mg/kg
	检测项目
	4#（E102.773738° N24.094897°)
	5#（E102.773423° N24.095025°)
	风险筛
选值
	评价结果

	
	BE26070233 S04-1
	BE26070233 S04-2
	BE26070233 S04-3
	BE26070233 S05-1
	BE26070233 S05-2
	BE26070233 S05-3
	
	

	挥
发
性
有
机
物
	四氯化碳（mg/kg）
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	2.8
	/

	
	氯仿（mg/kg）
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	0.9
	小于风险筛选值

	
	氯甲烷（mg/kg）
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	37
	小于风险筛选值

	
	1, 1-二氯乙烷 （mg/kg）
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	9
	小于风险筛选值

	
	1,2-二氯乙烷 （mg/kg）
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	5
	小于风险筛选值

	
	1, 1-二氯乙烯 （mg/kg）
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	66
	小于风险筛选值

	
	顺-1,2-二氯乙烯 （mg/kg）
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	596
	小于风险筛选值

	
	反-1,2-二氯乙烯 （mg/kg）
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	54
	小于风险筛选值

	
	二氯甲烷（mg/kg）
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	616
	小于风险筛选值

	
	1,2-二氯丙烷 （mg/kg）
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	5
	小于风险筛选值

	
	1, 1, 1,2-四氯乙烷 （mg/kg）
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	10
	小于风险筛选值

	
	1, 1,2,2-四氯乙烷 （mg/kg）
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	6.8
	小于风险筛选值

	
	四氯乙烯（mg/kg）
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	53
	小于风险筛选值

	
	1, 1, 1-三氯乙烷 （mg/kg）
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	840
	小于风险筛选值

	
	1, 1,2-三氯乙烷 （mg/kg）
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	2.8
	小于风险筛选值

	
	三氯乙烯（mg/kg）
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	2.8
	小于风险筛选值

	
	1,2,3-三氯丙烷 （mg/kg）
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	0.5
	小于风险筛选值

	
	氯乙烯（mg/kg）
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	0.43
	小于风险筛选值

	
	苯（mg/kg）
	1.9×10-3L
	1.9×10-3L
	1.9×10-3L
	1.9×10-3L
	1.9×10-3L
	1.9×10-3L
	4
	小于风险筛选值

	
	氯苯（mg/kg）
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	270
	小于风险筛选值

	
	1,2-二氯苯 （mg/kg）
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	560
	小于风险筛选值

	
	1,4-二氯苯 （mg/kg）
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	20
	小于风险筛选值

	
	乙苯（mg/kg）
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	28
	小于风险筛选值

	
	苯乙烯（mg/kg）
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1290
	小于风险筛选值

	
	甲苯（mg/kg）
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1200
	小于风险筛选值

	
	间二甲苯+对二甲苯
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	570
	小于风险筛选值

	
	邻二甲苯（mg/kg）
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	640
	小于风险筛选值

	半挥发性有机物
	硝基苯（mg/kg）
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	76
	小于风险筛选值

	
	苯胺（mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	260
	小于风险筛选值

	
	2-氯酚（mg/kg）
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	2256
	小于风险筛选值

	
	苯并(a)蒽（mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	15
	小于风险筛选值

	
	苯并(a)芘（mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	1.5
	小于风险筛选值

	
	苯并(b)荧蒽 （mg/kg）
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	15
	小于风险筛选值

	
	苯并(k)荧蒽 （mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	151
	小于风险筛选值

	
	䓛（mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	1293
	小于风险筛选值

	
	二苯并(a,h)蒽 （mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	1.5
	小于风险筛选值

	
	茚并(1,2,3-cd)芘 （mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	0. 1L
	15
	小于风险筛选值

	
	萘（mg/kg）
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	70
	小于风险筛选值


表3-22     土壤挥发性和半挥发性有机物监测结果   单位：mg/kg
	检测项目
	6#（E102.773708° N24.094651°)
	7#（E102.773524° N24.095436°)
	风险筛
选值
	评价结果

	
	BE26070233 S06-1
	BE26070233 S07-1
	
	

	挥发性有机物
	1,2-二氯苯（mg/kg）
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	560
	小于风险筛选值

	
	1,4-二氯苯（mg/kg）
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	20
	小于风险筛选值

	
	乙苯（mg/kg）
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	28
	小于风险筛选值

	
	苯乙烯（mg/kg）
	1. 1×10-3L
	1. 1×10-3L
	1290
	小于风险筛选值

	
	甲苯（mg/kg）
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1200
	小于风险筛选值

	
	间二甲苯+对二甲 苯（mg/kg）
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	570
	小于风险筛选值

	
	邻二甲苯（mg/kg）
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	640
	小于风险筛选值

	半挥发性有机物
	硝基苯（mg/kg）
	0.09L
	0.09L
	76
	小于风险筛选值

	
	苯胺（mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L
	260
	小于风险筛选值

	
	2-氯酚（mg/kg）
	0.06L
	0.06L
	2256
	小于风险筛选值

	
	苯并(a)蒽（mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L
	15
	小于风险筛选值

	
	苯并(a)芘（mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L
	1.5
	小于风险筛选值

	
	苯并(b)荧蒽（mg/kg）
	0.2L
	0.2L
	15
	小于风险筛选值

	
	苯并(k)荧蒽（mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L
	151
	小于风险筛选值

	
	䓛（mg/kg）
	0.1L
	0. 1L
	1293
	小于风险筛选值

	
	二苯并(a,h)蒽（mg/kg）
	0.1L
	0. 1L
	1.5
	小于风险筛选值

	
	茚并(1,2,3-cd)芘（mg/kg）
	0. 1L
	0. 1L
	15
	小于风险筛选值

	
	萘（mg/kg）
	0.09L
	0.09L
	70
	小于风险筛选值


根据监测结果可知，项目区占地范围内土壤柱状样和表层样中各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准；项目区占地范围外农用地各项监测因子均满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中风险筛选值标准。





	环境
保护
目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中关于环境保护目标的规定。
（1）环境空气：项目厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
（2）声环境：明确厂界外50m范围内声环境保护目标。
（3）地下水环境：明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
（4）生态环境：产业园区外新增用地的，应明确新增用地范围内的生态保护目标。
项目50m范围内无敏感点，因此不设声环境保护目标；项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不设地下水环境保护目标。
项目区保护目标详见表3-23和表3-24。
表3-23    项目环境空气保护目标一览表
	名称
	坐标（°）
	保护对象（人）
	相对厂址方位
	距离厂界
最近距离（m）
	保护目标列属情况及保护级别

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	通海产业园区管委会
	102°772144
	24°09814
	/
	西北侧
	302
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级标准


表3-24   地表水、生态环境保护目标一览表
	序号
	环境要素
	保护目标
	基本特征
	相对方位
	与项目厂房区域厂界距离（m）
	保护级别

	1
	地表水
	里山大沟
	位于项目区南侧600m处
	南
	600m
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	
	水沟桥水库
	位于项目区东北侧249m处
	东北
	249m
	

	2
	地下水
	项目区及其下游分布的裂隙水含水层
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

	
	
	五山村水井
	出露层位为泥盆系上统（D3），现状无饮用功能
	西南
	1541m
	

	
	
	老城区水井
	出露层位为泥盆系中统（D2），现状无饮用功能
	西北
	1465m
	

	
	
	落江冲水井
	出露层位为泥盆系上统（D3），现状无饮用功能
	西南
	712m
	

	
	
	电站水井
	出露层位为泥盆系上统（D3），现状无饮用功能
	西南
	1147m
	

	
	
	新下寨水井
	出露层位为泥盆系上统（D3），现状无饮用功能
	西南
	1020m
	

	2
	生态
	厂址周围植被
	厂址及周边300m生态环境
	禁止破坏项目占地区外的暖温性针叶林，应加强施工期管理，减小施工人员对生态环境的破坏，减小水土流失，不影响现有生态功能。

	
	
	厂址周围动物
	
	




	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气排放标准
（1）施工期
项目施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织颗粒物排放监控浓度限值，即：≤1.0mg/m3，标准限值见表3-10。
表3-25   无组织排放执行标准       单位：mg/m3
	序号
	污染物因子
	无组织排放监控浓度（mg/m3）

	1
	施工期周界外
	颗粒物
	≤1.0


（2）运营期
①有组织废气
颗粒物：研磨工序产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中有组织最高允许排放浓度限值。
氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃：实验产生的氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中有组织最高允许排放浓度限值。
表3-26    《大气污染物综合排放标准》一览表
	污染物
	最高允许排放浓度(mg/m3)
	最高允许排放速率（kg/h）
	执行标准

	
	
	排气筒高度
	二级标准
	

	氯化氢
	100
	15m
	0.26
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	氮氧化物
	240
	15m
	0.77
	

	颗粒物
	120
	15m
	3.5
	

	非甲烷总烃
	120
	15m
	10
	


②无组织废气
项目厂界无组织颗粒物、氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放限值。
表3-27   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	无组织排放限值
(mg/m3)
	监控点
	执行标准

	氯化氢
	0.2
	周界外浓度最高点
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值

	氮氧化物
	0.12
	
	

	颗粒物
	1.0
	
	

	非甲烷总烃
	4.0
	
	


厂区内VOCs无组织排放监控点浓度还应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值。
表3-28   《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	污染物项目
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	10mg/m3
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30mg/m3
	监
点任意一次浓度值
	


厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表3-29。
表3-29  炒菜油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率
	规模
	小型
	中型
	大型

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


2、废水排放标准
项目采用雨污分流制排水方式，雨水经雨水管道收集后排至园区道路雨水管网，最终排入里山大沟。生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准限值后排入园区污水管网进入园区污水处理厂处理；生产废水包括纯水制备废水、样品检测尾液、实验器皿洗涤废水、喷淋塔废水、真空机组废水和地面清洁废水，样品检测尾液按金属元素分类收集到达一定储量后转公司“稀贵金属新材料生产与技术研发项目”处理（贵金属提取），纯水制备废水、实验器皿洗涤废水、喷淋塔废水、真空机组废水和地面清洁废水经收集后进入项目建设的废酸处理系统进行处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后全部回用于喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水，不外排。
表3-30   排入污水管网水污染物排放标准限值    单位mg/L    pH值无量纲
	指标
	pH
	SS
	BOD5
	
COD
	NH3-N
	LAS
	TP
	动植物油

	GB8978-1996三级
	6～9
	400
	300
	500
	－
	20
	－
	100

	GB/T31962-2015 B等级
	6.5～9.5
	400
	350
	500（800）
	45
	20
	8
	100

	本项目排放标准
	6.5～9
	400
	300
	500
	45
	20
	8
	100



表3-31  生产废水回用标准
	序号
	项目
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工

	1
	pH（无量纲）
	6.0~9.0

	2
	色（度）≤
	15

	3
	嗅
	无不快感

	4
	浊度（NTU）≤
	5

	5
	五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）≤
	10

	6
	氨氮（mg/L）≤
	8

	7
	阴离子表面活性剂mg/L）≤
	0.5

	8
	溶解性总固体（mg/L）≤
	1000

	9
	溶解氧（mg/L）≥
	2.0

	10
	总氯（mg/L）≥
	1.0（出厂），0.2（管网末端）

	11
	大肠埃希氏菌（MPN/100ml或CFU/100ml）≤
	无


3、噪声排放标准
①施工期噪声
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体限值见表3-32。
表3-32   《建筑施工噪声排放标准》（GB12523－2025）
	昼间[dB(A)]
	夜间[dB(A)]

	70
	55


②运营期噪声
项目运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，标准值详见表3-33。
表3-33    工业企业厂界环境噪声排放标准
	类别
	昼间[dB(A)]
	夜间[dB(A)]

	3类标准
	65
	55


4、固体废弃物
一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
生活垃圾按《生活垃圾处理技术指南》的要求处理。




	总量
控制
指标
	本项目具体情况如下：
根据计算，本项目运行期生产废水经收集处理后全部回用，不外排。生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网进入园区污水处理厂处理，不设废水污染物总量控制指标。
废气排放量为：颗粒物0.135kg/a（其中有组织0.011kg/a、无组织0.124kg/a）、NOx5.11kg/a（其中有组织4.599kg/a、无组织0.511kg/a）、氯化氢26.605kg/a（其中有组织18.7kg/a、无组织6.925kg/a）、VOCs30.71kg/a（其中有组织22.41kg/a、无组织8.3kg/a），建设单位需向当地环保部门申请污染物排放总量控制指标。
[bookmark: OLE_LINK33]根据国家“十四五”大气污染物总量控制指标，纳入总量考核的污染物为NOx、VOCs，故项目应申请NOx、VOCs排放总量，总量指标为NOx5.11kg/a、VOCs30.71k/a。
云南省人民政府办公厅于2025年12月2日发布的《关于印发<云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）>的通知》（云政办规〔2025〕8号），管理办法于2026年6月30日起实施。管理办法相关内容如下：
第三条 开展排污权有偿使用和交易的范围为实施排污许可重点管理和简化管理的排污单位。
第六条 实施排污权有偿使用和交易的污染物为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、总磷、重金属（铅、汞、镉、铬和砷）5类指标。
第十一条 对新建、改建、扩建排污单位，其新增排污权应当在实际排污行为发生之前进行核定并通过交易方式获得。
项目涉及到的主要污染物为氮氧化物、挥发性有机物，氮氧化物排放量为0.0051t/a，挥发性有机物排放量为0.031t/a。本次评价提出，建设单位须在项目投产前完成排污权交易，在未取得排污权的情况下不发生实际排污行为，建设单位已出具承诺书。







[bookmark: _Toc26570]四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目施工期已结束，现场已无施工期遗留环境问题，施工期环境影响随着施工期结束已消失，本次评价对施工期进行回顾性分析。后续主要进行本次环评提出的事故水池等环保设施的建设，主要污染物为施工人员生活污水、施工机械和运输车辆产生的废气、施工噪声和施工建筑垃圾等。
1、废气
施工废气包括施工扬尘和施工机械废气。
（1）施工扬尘
项目施工扬尘主要来源于建设材料装卸、堆放和运输、建筑垃圾堆放和运出、施工车辆和施工机械行驶等，属无组织排放。起尘点包括场地平整点、建筑材料堆放点及运输车辆二次扬尘，起尘时间贯穿建筑物建设的基础工程及主体工程过程。扬尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，TSP排放源强约为10~50mg/m3，0.3~0.5kg/h，施工期无组织排放的扬尘污染主要集中上风向50m和下风向200m范围内。
粉尘以无组织形式排放到大气中，其产生量由多重因素决定，主要为施工方式、土壤含水量、气象条件等。在一般情况下，风越大、天气干燥及全露天施工时产生的粉尘较多，影响较大。如遇干旱无雨季节，出现大风时，粉尘产生量大，对环境有一定程度的污染。但由于项目施工工程量较小，施工期间产生的粉尘较少。
项目对周围环境的影响随施工结束而消失，对项目区周围环境影响较小，为了进一步减小粉尘排放量，削减粉尘对周围环境的影响，项目施工期间及后续施工采取如下措施：
①对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的建筑物料统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂；
②运输车辆进入施工场地限速行驶，谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，防止或减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘；
③施工过程中产生的弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水抑尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移；
④工地裸地防尘做到：天晴勤洒水；
⑤遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。
（2）施工机械和运输车辆扬尘
施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，属于无组织排放，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。加之项目区施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对周围空气环境质量影响不大。
2、废水
施工期废水主要为施工人员生活污水，其主要污染物为SS、CODcr、BOD5、NH3-N。施工人员生活污水产生量为0.72m3/d，施工期间生活污水依托厂区已建化粪池处理，后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理，对周围地表水环境影响小。
3、噪声
（1）施工期源强
工程施工期噪声源大致相同，主要为施工机械及运输车辆，其特点是具有突发性和间歇性。施工过程机械和噪声类比《社会区域类环境影响评价》（环境影响评价工程师职业资格登记培训教材中国环境科学出版社）中社会区域类项目施工过程内容，项目施工期设备安装过程中施工噪声设备及源强见表4-1。
表4-1     施工机械及噪声强度表
	施工机
	声级dB（A）

	电钻
	90

	电焊机
	70

	切割机
	95

	吊车
	80

	轻型载重汽车
	85


（2）噪声影响预测
采用点源衰减模式预测声源在不同距离处的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：




式中：L(r)、L(r0)——距声源r、r0处的声级，dB(A)；
LA——预测点总声压级，dB(A)；
Li——第i个点声源在预测点的声压级，dB(A)；
n——噪声源数。
预测结果如下：
表4-2    施工主要设备在不同距离处的噪声贡献值
	施工阶段
	机械名称
	不同距离处的噪声预测/dB(A)

	
	
	源强
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	300m

	装修及设备安装
	电钻
	90
	70.0
	64.0
	60.5
	58.0
	56.0
	50.0
	46.5
	44.0
	42.0
	40.5

	
	电焊机
	70
	50.0
	44.0
	41.5
	38.0
	36.0
	30.0
	26.5
	24.0
	19.0
	14.0

	
	切割机
	95
	75.0
	69.0
	65.5
	63.0
	61.0
	55.0
	51.5
	49.0
	47.0
	45.5

	
	吊车
	80
	60.0
	54.0
	51.5
	48.0
	46.0
	40.0
	36.5
	34.0
	29.0
	24.0

	
	轻型载重汽车
	85
	65.0
	59.0
	55.5
	53.0
	51.0
	45.0
	41.5
	39.0
	37.0
	35.5

	叠加值
	98.4
	78.4
	72.4
	68.8
	66.3
	64.4
	58.4
	54.9
	52.4
	50.4
	48.8


根据上表预测结果可知，工程施工噪声影响相对前段施工而言有所减轻，昼间施工时各主要设备叠加噪声贡献值在施工场地30m以外即可达到《《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）（GB12523-2025）昼间70dB(A)的限值要求，则施工噪声在厂界处可以达标。根据现场踏勘，项目周边50m范围内无敏感点，因此经距离衰减后本项目噪声对敏感点贡献值较低，敏感点昼夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，对周围环境的影响很小。
（3）噪声影响防治措施
工程施工期应严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）、《建设工程施工现场管理规定》及当地生态环境主管部门夜间施工许可制度，对产生噪声、振动的施工机械采取有效的控制措施，确保施工期噪声对周围环境的影响控制在允许范围内。
具体措施包括：
（1）尽量选用低噪声机械设备，施工过程中加强设备保养，使机械设备保持最佳工作状态，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级，使噪声影响降低到最小范围。
（2）严格控制施工时间，避免夜间高噪声施工。因工艺或特殊需要必须连续施工的，施工单位应提前三日报经当地生态环境主管部门批准。
（3）合理安排施工时序，制订施工计划，尽量避免大量高噪声设备同时作业。
（4）提高施工人员的环保意识，减小其在施工过程中的敲打噪声。
（5）加强运输车辆管理，进出车辆限速行驶。
本项目建设过程中在采取上述措施后，可降低施工期噪声产生的影响，施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失。
4、固体废物
施工期固体废物主要有设备安装过程中产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。
施工期生活垃圾产生量为7.5kg/d，施工期施工人员的生活垃圾依托厂区垃圾桶集中收集后，委托环卫部门清运处置。生产设备安装过程中会有废弃钢材等建筑垃圾产生，产生量约为0.1t。建筑材料可回收利用的回收利用，不可回收利用部分需按照玉溪市城建部门指定的建筑垃圾堆放场，禁止随意倾倒。
施工期固体废物均得到合理处置，对周围环境的影响较小。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气
1.1废气排放情况
项目运营产生的废气污染物主要为研磨粉尘、实验过程使用有机溶剂挥发有机废气，使用硝酸、硫酸、盐酸等产生的无机废气，以及员工食堂产生的油烟废气。研磨工序粉尘设置集气罩收集，风机风量1600m3/h，收集效率90%，粉尘收集后经布袋除尘器（TA003）处理后经15m高排气筒（DA002）排放，处理效率取99%；研发中心有机废气、无机废气经通风橱收集后引至屋顶经喷淋塔+活性炭吸附（TA004）后由15m高排气筒（DA002）排放；稀贵金属新材料研发实验室2有机废气、无机废气经通风橱收集后引至喷淋塔+活性炭吸附装置（TA005）吸附后后由15m高排气筒（DA003）排放。
本项目污染物排放情况详见下表。





















	运营期环境影响和保护措施
	表4-3    项目废气产排情况一览表
	序号
	产排污环节
	污染物
	污染物产生
	排放形式
	治理设施
	是否为可行性技术
	污染物排放
	排放标准

	
	
	
	产生量（kg/a）
	产生浓度mg/m3
	
	工艺
	处理效率（%）
	
	排放量（kg/a）
	排放速率（g/h）
	排放浓度（mg/m3）
	

	1
	研磨
	颗粒物
	1.24
	2.58
	有组织
	经布袋除尘处（TA003）理后经15m高的排气筒进行排放（DA002）
	99
	是
	0.011
	0.0037
	0.002
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	
	0.124
	/
	无组织
	/
	/
	/
	0.124
	0.413
	
	

	2
	研发中心
	非甲烷总烃
	79
	0.93
	有组织
	经碱性喷淋塔+活性炭（TA004）处理后经15m高的排气筒进行排放（DA002）
	70
	是
	21.33
	17.75
	0.278
	

	
	
	
	7.9
	/
	无组织
	/
	/
	/
	7.9
	6.58
	/
	

	
	实验室2
	
	4
	0.136
	有组织
	经碱性喷淋塔+活性炭（TA005）处理后经15m高的排气筒进行排放（DA003）
	70
	是
	1.08
	0.9
	0.041
	

	
	
	
	0.4
	/
	无组织
	/
	/
	/
	0.4
	0.33
	/
	

	3
	研发中心
	氯化氢
	69.1
	0.81
	有组织
	经碱性喷淋塔+活性炭（TA004）处理后经15m高的排气筒进行排放（DA002）
	70
	是
	18.66
	15.55
	0.24
	

	
	
	
	6.91
	/
	无组织
	/
	/
	/
	6.91
	5.76
	/
	

	
	实验室2
	
	0.15
	0.006
	有组织
	经碱性喷淋塔+活性炭（TA005）处理后经15m高的排气筒进行排放（DA003）
	70
	是
	0.04
	0.033
	0.0015
	

	
	
	
	0.015
	
	无组织
	
	
	
	0.015
	0.013
	
	

	4
	分析检测
	氮氧化物
	5.11
	0.067
	有组织
	经碱性喷淋塔+活性炭（TA004）处理后经15m高的排气筒进行排放（DA002）
	/
	/
	4.599
	3.83
	0.06
	

	
	
	
	0.511
	/
	无组织
	/
	/
	/
	0.511
	0.426
	/
	

	5
	食堂
	油烟
	5.4
	1.2
	/
	油烟净化器
	60
	是
	2.16
	0.0024
	0.48
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
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	表4-4    本项目有组织废气排放口情况表
	名称
	编号
	类型
	坐标
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）

	研发中心废气排放口
	DA002
	一般排放口
	102°46′25.353″，
24°5′42.874″
	15
	0.5
	25

	实验室2废气排放口
	DA003
	一般排放口
	102°46′27.014″，
24°5′41.93″
	15
	0.5
	25


1.2废气源强
（1）研磨粉尘
项目研磨（预处理）工序主要处理贵金属物料，使物料粒径满足要求。根据《第二次全国污染源普查系数手册》--“3099 其他非金属矿物制品制造行业”，以石灰石为原料生产钙粉，破碎、筛分、粉磨的粉尘产污系数分别为1.13kg/t-产品、1.13kg/t-产品、1.19kg/t-产品，破碎过程的粉尘产生情况受设备工况、原料理化特征、粉末粗细程度等影响，本次评价分别参照上述粉磨工段粉尘产生量进行计算，粉尘产污系数取1.19kg/t-原料进行计算。
本项目需研磨的贵金属物料约1.04t/a，研磨工序每天约1小时，粉尘产生量为1.24kg/a，4.133g/h。研磨工序粉尘设置集气罩收集，风机风量1600m3/h，收集效率90%，粉尘收集后经布袋除尘器（TA003）处理后经15m高排气筒（DA002）排放，处理效率取99%。未收集的颗粒物以无组织形式逸散。
表4-5    研磨粉尘产排情况
	污染物
	排放方式
	产生量（kg/a）
	产生浓度mg/m3
	风量m3/h
	治理措施
	去除率
	排放量kg/a
	排放速率g/h
	排放浓度mg/m3

	颗粒物(DA002)
	有组织
	1.24
	2.58
	1600
	布袋除尘
	99%
	0.011
	0.0037
	0.002

	
	无组织
	0.124
	/
	/
	/
	/
	0.124
	0.413
	/


由上述可知，研磨粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
（2）有机废气
①研发中心有机废气
实验室试剂配制、检测化验过程中将产生少量挥发性有机废气，主要来自甲醇、乙醇、乙酸乙酯等有机试剂，产生的有机废气VOCs以非甲烷总烃计。本项目涉及所有挥发性有机试剂的操作均在通风橱内进行，有机废气经通风橱收集后引至屋顶经喷淋塔+活性炭（TA004）吸附后由15m高排气筒（DA002）排放。
类比同类项目，非甲烷总烃产生量按有机试剂使用量20%计算，研发中心大楼实验室有机试剂使用量约0.395t/a，非甲烷总烃产生量为79kg/a，通风橱每天使用4小时，年工作时间1200h，则研发大楼实验过程非甲烷总烃产生浓度为65.83g/h，通风橱集气效率为90%，喷淋塔+活性炭吸附处理效率为70%，则非甲烷总烃有组织排放量为21.33kg/a，排放速率为17.78g/h，风机（5台）总风量为63800m3/h，排放浓度为0.28mg/m3。未被收集的有机废气以无组织形式排放，排放量为8kg/a、排放速率为6.67g/h。
②稀贵金属新材料研发实验室2有机废气
涉及所有挥发性有机试剂的操作均在通风橱内进行，有机废气经通风橱收集后引至喷淋塔+活性炭（TA005）吸附后由15m高排气筒（DA003）排放。有机试剂使用量约0.02t/a，非甲烷总烃产生量为4kg/a，通风橱每天使用4小时，年工作时间1200h，则稀贵金属新材料研发实验室2实验过程非甲烷总烃产生浓度为3.33g/h，通风橱集气效率为90%，喷淋塔+活性炭吸附处理效率为70%，则非甲烷总烃有组织排放量为1.08kg/a，排放速率为0.9g/h，风机（1台）风量为22000m3/h，排放浓度为0.041mg/m3。未被收集的有机废气以无组织形式排放，排放量为0.4kg/a、排放速率为0.33g/h。
表4-6    有机废气产排情况
	地点
	污染物
	排放方式
	产生量(kg/a)
	产生浓度mg/m3
	风量m3/h
	治理措施
	去除率
	排放量kg/a
	排放速率g/h
	排放浓度mg/m3

	研发中心(DA002)
	非甲烷总烃
	有组织
	79
	0.93
	63800
	喷淋塔+活性炭吸附
	70%
	21.33
	17.75
	0.28

	
	
	无组织
	7.9
	/
	/
	/
	/
	7.9
	6.58
	/

	实验室2
(DA003)
	
	有组织
	4
	0.151
	22000
	喷淋塔+活性炭吸附
	70%
	1.08
	0.9
	0.041

	
	
	无组织
	0.4
	/
	/
	/
	/
	0.4
	0.33
	/


由上述可知，非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
（3）无机废气
实验室试剂配制、检测化验过程中将产生少量无机废气，主要来自盐酸、硝酸等，产生的污染物包括氯化氢和氮氧化物。
①氯化氢
项目研发中心和研发实验室实验过程中使用盐酸，盐酸仅在加入试剂过程中，有少量挥发，研发和实验操作均在柜式通风橱中进行。柜式通风橱自带通风抽排口，集气部分三面围闭操作过程中通风橱呈负压状态，氯化氢气体可及时吸入风管内，从操作过程、集气罩结构和操作环境来看，收集率可达90%以上，本报告取90%。研发中心和研发实验室2氯化氢产生及排放情况如下：
研发中心：盐酸年使用量约为6.91t，类比同类项目，本评价挥发产生的HC1按盐酸使用量的1%计，则HCl产生量为69.1kg/a。通风橱年工作时间为1200h，则HCl产生速率为57.58g/h。各实验流程挥发产生的HC1经通风橱（总风量为63800m3/h）收集后（收集率约90%），经碱性喷淋塔+活性炭（TA004）吸附处理后（处理效率70%）通过15m高排气简（DA002）排放。
稀贵金属新材料研发实验室2：盐酸年使用量约为0.015t，类比同类项目，本评价挥发产生的HC1按盐酸使用量的1%计，则HCl产生量为0.15kg/a。通风橱年工作时间为1200h，则HCl产生速率为0.125g/h。各实验流程挥发产生的HC1经通风橱（总风量为22000m3/h）收集后（收集率约90%），经碱性喷淋塔+活性炭（TA005）吸附处理后（处理效率70%）通过15m高排气简（DA003）排放。
表4-7    氯化氢产排情况
	地点
	污染物
	排放方式
	产生量（kg/a）
	产生浓度mg/m3
	风量m3/h
	治理措施
	去除率
	排放量kg/a
	排放速率g/h
	排放浓度mg/m3

	研发中心(DA002)
	氯化氢
	有组织
	69.1
	0.81
	63800
	碱性喷淋塔+活性炭
	70%
	18.66
	15.55
	0.24

	
	
	无组织
	6.91
	/
	/
	/
	/
	6.91
	5.76
	/

	实验室2
(DA003)
	
	有组织
	0.15
	0.006
	22000
	碱性喷淋塔+活性炭
	70%
	0.04
	0.033
	0.0015

	
	
	无组织
	0.015
	/
	/
	/
	/
	0.015
	0.013
	/


由上述可知，氯化氢排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
②氮氧化物
研发中心分析检测实验过程中使用硝酸，挥发的硝酸按氮氧化物识别，类比同类项目，本评价挥发产生的氮氧化物按硝酸使用量的1%计，分析检测实验室硝酸年使用量约为0.511t，则氮氧化物产生量为5.11kg/a。实验操作均在柜式通风橱中进行。柜式通风橱自带通风抽排口，集气部分三面围闭操作过程中通风橱呈负压状态，氮氧化物气体可及时吸入风管内，通风橱收集率以90%计，实验室废气最终由风机（总风量为63800m3/h）将废气集中引入楼顶碱性喷淋塔+活性炭吸附（TA003）处理后由排气筒DA002（有效排放高度15m）排放。
表4-8    氮氧化物产排情况
	污染物
	排放方式
	产生量（kg/a）
	产生浓度mg/m3
	风量m3/h
	治理措施
	去除率
	排放量kg/a
	排放速率g/h
	排放浓度mg/m3

	氮氧化物DA002
	有组织
	4.599
	0.067
	63800
	碱性喷淋塔+活性炭
	0
	4.599
	3.83
	0.06

	
	无组织
	0.511
	/
	/
	/
	0
	0.511
	0.426
	/


由上述可知，氮氧化物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
（4）食堂油烟废气
项目建成后，依托厂区现有食堂为员工提供中餐和晚餐，本项目就餐人数为20 人。食堂采用清洁燃料，因此食堂仅产生少量食堂油烟。按平衡膳食推荐的以每人每天食用30g 食用油计，则用油量为600g/d。根据调查，不同的烹饪情况，油烟中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次环评取3%。本项目食堂产生油烟量为18g/d，5.4kg/a，每天平均烹饪时间以3 小时计，则油烟产生速率为6g/h。项目食堂设置油烟净化器，风量为5000m3/h，油烟去除效率为60%，则食堂油烟的排放浓度为0.48mg/m3。食堂油烟经油烟净化器处理后油烟排放浓度达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度≤2mg/m3。
（5）大气污染物排放情况小结
根据上述分析，项目正常情况下大气污染物排放情况见下表。
表4-9    项目大气污染物年排放量核算表
	排放形式
	排放点
	污染物
	年排放量（kg/a）

	有组织
	废气排放口DA002
	颗粒物
	0.011

	
	
	非甲烷总烃
	21.33

	
	
	氯化氢
	18.66

	
	
	NOx
	4.599

	有组织
	废气排放口DA003
	非甲烷总烃
	1.08

	
	
	氯化氢
	0.04

	无组织
	厂界
	非甲烷总烃
	8.3

	
	
	氯化氢
	6.925

	
	
	NOx
	0.511

	
	
	颗粒物
	0.124


1.3达标性分析
经前文核算分析，项目研磨粉尘经集气罩+布袋除尘器进行处理后经15m高的排气筒（DA002）进行排放，采取措施后研磨粉尘排放量为0.011kg/a，排放浓度为0.002mg/m3，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准限值要求；研发中心有机废气、氯化氢、氮氧化物经通风橱收集后进入喷淋塔+活性炭吸附装置处理后经15m高的排气筒（DA002）进行排放，采取措施后有机废气排放量21.33kg/a，排放浓度为0.28mg/m3；氯化氢排放量为18.66kg/a，排放浓度为0.24mg/m3；氮氧化物排放量为4.599kg/a，排放浓度0.06mg/m3，有机废气、氯化氢、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；实验室2有机废气、氯化氢经通风橱收集后进入喷淋塔+活性炭吸附装置处理后经15m高的排气筒（DA003）进行排放，采取措施后有机废气排放量1.08kg/a，排放浓度为0.041mg/m3；氯化氢排放量为0.04kg/a，排放浓度为0.0015mg/m3，有机废气、氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》要求，项目采用AERSCREEN进行估算，本评价采用的估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。
估算模式参数详见下表：
表4-10    估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	    最高环境温度/℃
	30.4

		最低环境温度/℃
	-0.9

	土地利用类型
	农用地

	区域湿度条件
	湿润

	是否考虑地形
	考虑地形
	√是   □否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是   √否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/o
	/


大气污染物估算结果见表4-11至4-13。
表4-11    实验室2废气排放口（DA003）有组织污染物预测结果
	距离中心下风向距离D（m）
	TVOC
	氯化氢

	
	下风向预测浓度
Ci（mg/m3）
	浓度占标率Pi（%）
	下风向预测浓度
Ci（mg/m3）
	浓度占标率Pi（%）

	10
	1.52E-07
	0
	5.57E-09
	0

	25
	2.08E-06
	0
	7.61E-08
	0

	50
	5.33E-06
	0
	1.96E-07
	0

	75
	1.02E-05
	0
	3.73E-07
	0

	100
	4.09E-05
	0
	1.50E-06
	0

	125
	6.21E-05
	0
	2.28E-06
	0

	150
	7.33E-05
	0
	2.69E-06
	0.01

	175
	7.72E-05
	0
	2.83E-06
	0.01

	200
	7.61E-05
	0
	2.79E-06
	0.01

	225
	7.46E-05
	0
	2.73E-06
	0.01

	250
	7.08E-05
	0
	2.59E-06
	0.01

	275
	6.61E-05
	0
	2.42E-06
	0

	300
	5.99E-05
	0
	2.20E-06
	0

	325
	5.72E-05
	0
	2.10E-06
	0

	350
	5.41E-05
	0
	1.98E-06
	0

	375
	5.13E-05
	0
	1.88E-06
	0

	400
	5.31E-05
	0
	1.95E-06
	0

	425
	5.64E-05
	0
	2.07E-06
	0

	450
	5.56E-05
	0
	2.04E-06
	0

	475
	5.31E-05
	0
	1.95E-06
	0

	500
	5.52E-05
	0
	2.02E-06
	0

	529
	4.75E-04
	0.03
	1.74E-05
	0.03

	600
	2.54E-04
	0.01
	9.33E-06
	0.02

	700
	7.49E-05
	0
	2.75E-06
	0.01

	800
	7.21E-05
	0
	2.64E-06
	0.01

	900
	2.47E-04
	0.01
	9.04E-06
	0.02

	1000
	2.16E-04
	0.01
	7.94E-06
	0.02

	1100
	1.45E-04
	0.01
	5.32E-06
	0.01

	1200
	9.12E-05
	0.01
	3.34E-06
	0.01

	1300
	1.56E-04
	0.01
	5.73E-06
	0.01

	1400
	1.32E-04
	0.01
	4.86E-06
	0.01

	1500
	1.25E-04
	0.01
	4.59E-06
	0.01

	1600
	1.20E-04
	0.01
	4.41E-06
	0.01

	1700
	9.88E-05
	0.01
	3.62E-06
	0.01

	1800
	8.67E-05
	0
	3.18E-06
	0.01

	1900
	9.30E-05
	0.01
	3.41E-06
	0.01

	2000
	7.29E-05
	0
	2.67E-06
	0.01

	2100
	8.16E-05
	0
	2.99E-06
	0.01

	2200
	7.93E-05
	0
	2.91E-06
	0.01

	2300
	3.31E-05
	0
	1.21E-06
	0

	2400
	4.13E-05
	0
	1.51E-06
	0

	2500
	2.69E-05
	0
	9.86E-07
	0

	下风向最大落地浓度（529m）
	4.75E-04
	0.03
	1.74E-05
	0.03


表4-12    研发中心废气排放口（DA002）有组织污染物预测结果
	距离中心下风向距离D（m）
	TSP
	PM10
	PM2.5

	
	下风向预测浓度
Ci（mg/m3）
	浓度占标率Pi（%）
	下风向预测浓度
Ci（mg/m3）
	浓度占标率Pi（%）
	下风向预测浓度
Ci（mg/m3）
	浓度占标率Pi（%）

	10
	1.52E-05
	0
	1.52E-05
	0
	7.62E-06
	0

	25
	9.02E-06
	0
	9.02E-06
	0
	4.51E-06
	0

	50
	1.33E-05
	0
	1.33E-05
	0
	6.65E-06
	0

	75
	1.40E-05
	0
	1.40E-05
	0
	7.02E-06
	0

	100
	1.30E-05
	0
	1.30E-05
	0
	6.52E-06
	0

	125
	2.36E-05
	0
	2.36E-05
	0.01
	1.18E-05
	0.01

	150
	3.01E-05
	0
	3.01E-05
	0.01
	1.51E-05
	0.01

	175
	3.01E-05
	0
	3.01E-05
	0.01
	1.50E-05
	0.01

	200
	2.69E-05
	0
	2.69E-05
	0.01
	1.34E-05
	0.01

	225
	2.56E-05
	0
	2.56E-05
	0.01
	1.28E-05
	0.01

	250
	2.40E-05
	0
	2.40E-05
	0.01
	1.20E-05
	0.01

	275
	2.36E-05
	0
	2.36E-05
	0.01
	1.18E-05
	0.01

	300
	2.29E-05
	0
	2.29E-05
	0.01
	1.15E-05
	0.01

	325
	2.20E-05
	0
	2.20E-05
	0.01
	1.10E-05
	0.01

	350
	2.09E-05
	0
	2.09E-05
	0.01
	1.05E-05
	0.01

	375
	2.00E-05
	0
	2.00E-05
	0.01
	1.00E-05
	0.01

	400
	2.06E-05
	0
	2.06E-05
	0.01
	1.03E-05
	0.01

	425
	2.18E-05
	0
	2.18E-05
	0.01
	1.09E-05
	0.01

	450
	2.28E-05
	0
	2.28E-05
	0.01
	1.14E-05
	0.01

	475
	2.19E-05
	0
	2.19E-05
	0.01
	1.09E-05
	0.01

	500
	2.09E-05
	0
	2.09E-05
	0.01
	1.05E-05
	0.01

	556
	1.84E-04
	0.02
	1.84E-04
	0.05
	9.22E-05
	0.05

	600
	9.16E-05
	0.01
	9.16E-05
	0.03
	4.58E-05
	0.03

	700
	6.17E-05
	0.01
	6.17E-05
	0.02
	3.08E-05
	0.02

	800
	1.09E-04
	0.01
	1.09E-04
	0.03
	5.43E-05
	0.03

	900
	1.01E-04
	0.01
	1.01E-04
	0.03
	5.04E-05
	0.03

	1000
	8.77E-05
	0.01
	8.77E-05
	0.02
	4.39E-05
	0.02

	1100
	7.19E-05
	0.01
	7.19E-05
	0.02
	3.60E-05
	0.02

	1200
	5.47E-05
	0.01
	5.47E-05
	0.02
	2.73E-05
	0.02

	1300
	4.50E-05
	0
	4.50E-05
	0.01
	2.25E-05
	0.01

	1400
	5.46E-05
	0.01
	5.46E-05
	0.02
	2.73E-05
	0.02

	1500
	3.63E-05
	0
	3.63E-05
	0.01
	1.81E-05
	0.01

	1600
	1.54E-05
	0
	1.54E-05
	0
	7.70E-06
	0

	1700
	3.75E-05
	0
	3.75E-05
	0.01
	1.88E-05
	0.01

	1800
	4.25E-05
	0
	4.25E-05
	0.01
	2.13E-05
	0.01

	1900
	3.56E-05
	0
	3.56E-05
	0.01
	1.78E-05
	0.01

	2000
	3.23E-05
	0
	3.23E-05
	0.01
	1.62E-05
	0.01

	2100
	3.19E-05
	0
	3.19E-05
	0.01
	1.59E-05
	0.01

	2200
	2.83E-05
	0
	2.83E-05
	0.01
	1.41E-05
	0.01

	2300
	9.78E-06
	0
	9.78E-06
	0
	4.89E-06
	0

	2400
	8.23E-06
	0
	8.23E-06
	0
	4.12E-06
	0

	2500
	7.81E-06
	0
	7.81E-06
	0
	3.91E-06
	0

	下风向最大落地浓度（556m）
	1.84E-04
	0.02
	1.84E-04
	0.05
	9.22E-05
	0.05

	距离中心下风向距离D（m）

	TVOC
	氯化氢
	氮氧化物

	
	下风向预测浓度
Ci（mg/m3）
	浓度占标率Pi（%）
	下风向预测浓度
Ci（mg/m3）
	浓度占标率Pi（%）
	下风向预测浓度
Ci（mg/m3）
	浓度占标率Pi（%）

	10
	7.31E-04
	0.04
	2.29E-04
	0.46
	4.74E-05
	0.02

	25
	4.33E-04
	0.02
	1.35E-04
	0.27
	2.80E-05
	0.01

	50
	6.38E-04
	0.04
	2.00E-04
	0.4
	4.13E-05
	0.02

	75
	6.74E-04
	0.04
	2.11E-04
	0.42
	4.37E-05
	0.02

	100
	6.25E-04
	0.03
	1.96E-04
	0.39
	4.05E-05
	0.02

	125
	1.13E-03
	0.06
	3.54E-04
	0.71
	7.33E-05
	0.03

	150
	1.45E-03
	0.08
	4.52E-04
	0.9
	9.37E-05
	0.04

	175
	1.44E-03
	0.08
	4.51E-04
	0.9
	9.35E-05
	0.04

	200
	1.29E-03
	0.07
	4.03E-04
	0.81
	8.35E-05
	0.03

	225
	1.23E-03
	0.07
	3.84E-04
	0.77
	7.95E-05
	0.03

	250
	1.15E-03
	0.06
	3.61E-04
	0.72
	7.47E-05
	0.03

	275
	1.13E-03
	0.06
	3.55E-04
	0.71
	7.34E-05
	0.03

	300
	1.10E-03
	0.06
	3.44E-04
	0.69
	7.12E-05
	0.03

	325
	1.06E-03
	0.06
	3.31E-04
	0.66
	6.85E-05
	0.03

	350
	1.00E-03
	0.06
	3.14E-04
	0.63
	6.51E-05
	0.03

	375
	9.59E-04
	0.05
	3.00E-04
	0.6
	6.21E-05
	0.02

	400
	9.90E-04
	0.05
	3.10E-04
	0.62
	6.41E-05
	0.03

	425
	1.05E-03
	0.06
	3.28E-04
	0.66
	6.79E-05
	0.03

	450
	1.09E-03
	0.06
	3.43E-04
	0.69
	7.09E-05
	0.03

	475
	1.05E-03
	0.06
	3.28E-04
	0.66
	6.79E-05
	0.03

	500
	1.00E-03
	0.06
	3.14E-04
	0.63
	6.50E-05
	0.03

	556
	8.84E-03
	0.49
	2.77E-03
	5.53
	5.73E-04
	0.23

	600
	4.39E-03
	0.24
	1.38E-03
	2.75
	2.85E-04
	0.11

	700
	2.96E-03
	0.16
	9.26E-04
	1.85
	1.92E-04
	0.08

	800
	5.21E-03
	0.29
	1.63E-03
	3.26
	3.38E-04
	0.14

	900
	4.84E-03
	0.27
	1.51E-03
	3.03
	3.13E-04
	0.13

	1000
	4.21E-03
	0.23
	1.32E-03
	2.63
	2.73E-04
	0.11

	1100
	3.45E-03
	0.19
	1.08E-03
	2.16
	2.24E-04
	0.09

	1200
	2.62E-03
	0.15
	8.21E-04
	1.64
	1.70E-04
	0.07

	1300
	2.16E-03
	0.12
	6.75E-04
	1.35
	1.40E-04
	0.06

	1400
	2.62E-03
	0.15
	8.19E-04
	1.64
	1.70E-04
	0.07

	1500
	1.74E-03
	0.1
	5.45E-04
	1.09
	1.13E-04
	0.05

	1600
	7.39E-04
	0.04
	2.31E-04
	0.46
	4.79E-05
	0.02

	1700
	1.80E-03
	0.1
	5.64E-04
	1.13
	1.17E-04
	0.05

	1800
	2.04E-03
	0.11
	6.38E-04
	1.28
	1.32E-04
	0.05

	1900
	1.71E-03
	0.09
	5.34E-04
	1.07
	1.11E-04
	0.04

	2000
	1.55E-03
	0.09
	4.85E-04
	0.97
	1.00E-04
	0.04

	2100
	1.53E-03
	0.08
	4.78E-04
	0.96
	9.90E-05
	0.04

	2200
	1.36E-03
	0.08
	4.24E-04
	0.85
	8.79E-05
	0.04

	2300
	4.69E-04
	0.03
	1.47E-04
	0.29
	3.04E-05
	0.01

	2400
	3.95E-04
	0.02
	1.24E-04
	0.25
	2.56E-05
	0.01

	2500
	3.75E-04
	0.02
	1.17E-04
	0.23
	2.43E-05
	0.01

	下风向最大落地浓度（556m）
	8.84E-03
	0.49
	2.77E-03
	5.53
	5.73E-04
	0.23


表4-13    厂界无组织污染物预测结果
	距离中心下风向距离D（m）
	TSP
	TVOC

	
	下风向预测浓度
Ci（mg/m3）
	浓度占标率Pi（%）
	下风向预测浓度
Ci（mg/m3）
	浓度占标率Pi（%）

	10
	1.19E-04
	0.01
	2.00E-03
	0.11

	25
	1.46E-04
	0.02
	2.45E-03
	0.14

	41
	1.68E-04
	0.02
	2.81E-03
	0.16

	50
	1.63E-04
	0.02
	2.73E-03
	0.15

	75
	1.48E-04
	0.02
	2.47E-03
	0.14

	100
	1.26E-04
	0.01
	2.11E-03
	0.12

	125
	1.06E-04
	0.01
	1.77E-03
	0.1

	150
	9.08E-05
	0.01
	1.52E-03
	0.08

	175
	7.95E-05
	0.01
	1.33E-03
	0.07

	200
	7.12E-05
	0.01
	1.19E-03
	0.07

	225
	6.51E-05
	0.01
	1.09E-03
	0.06

	250
	6.02E-05
	0.01
	1.01E-03
	0.06

	275
	5.62E-05
	0.01
	9.40E-04
	0.05

	300
	5.27E-05
	0.01
	8.82E-04
	0.05

	325
	4.98E-05
	0.01
	8.32E-04
	0.05

	350
	4.72E-05
	0.01
	7.89E-04
	0.04

	375
	4.49E-05
	0
	7.51E-04
	0.04

	400
	4.28E-05
	0
	7.16E-04
	0.04

	425
	4.10E-05
	0
	6.86E-04
	0.04

	450
	3.93E-05
	0
	6.58E-04
	0.04

	475
	3.78E-05
	0
	6.33E-04
	0.04

	500
	3.65E-05
	0
	6.10E-04
	0.03

	600
	3.20E-05
	0
	5.36E-04
	0.03

	700
	2.87E-05
	0
	4.80E-04
	0.03

	800
	2.61E-05
	0
	4.37E-04
	0.02

	900
	2.45E-05
	0
	4.10E-04
	0.02

	1000
	2.37E-05
	0
	3.96E-04
	0.02

	1100
	2.29E-05
	0
	3.83E-04
	0.02

	1200
	2.22E-05
	0
	3.72E-04
	0.02

	1300
	2.16E-05
	0
	3.61E-04
	0.02

	1400
	2.10E-05
	0
	3.52E-04
	0.02

	1500
	2.05E-05
	0
	3.43E-04
	0.02

	1600
	2.00E-05
	0
	3.35E-04
	0.02

	1700
	1.95E-05
	0
	3.27E-04
	0.02

	1800
	1.91E-05
	0
	3.20E-04
	0.02

	1900
	1.87E-05
	0
	3.13E-04
	0.02

	2000
	1.83E-05
	0
	3.06E-04
	0.02

	2100
	1.79E-05
	0
	3.00E-04
	0.02

	2200
	1.76E-05
	0
	2.94E-04
	0.02

	2300
	1.72E-05
	0
	2.88E-04
	0.02

	2400
	1.69E-05
	0
	2.83E-04
	0.02

	2500
	1.66E-05
	0
	2.77E-04
	0.02

	下风向最大落地浓度（41m）
	1.68E-04
	0.02
	2.81E-03
	0.16

	距离中心下风向距离D（m）

	氯化氢
	氮氧化物

	
	下风向预测浓度
Ci（mg/m3）
	浓度占标率Pi（%）
	下风向预测浓度
Ci（mg/m3）
	浓度占标率Pi（%）

	10
	1.67E-03
	3.34
	1.23E-04
	0.05

	25
	2.04E-03
	4.09
	1.51E-04
	0.06

	41
	2.35E-03
	4.69
	1.73E-04
	0.07

	50
	2.28E-03
	4.57
	1.69E-04
	0.07

	75
	2.06E-03
	4.12
	1.52E-04
	0.06

	100
	1.76E-03
	3.52
	1.30E-04
	0.05

	125
	1.48E-03
	2.96
	1.09E-04
	0.04

	150
	1.27E-03
	2.54
	9.37E-05
	0.04

	175
	1.11E-03
	2.22
	8.20E-05
	0.03

	200
	9.95E-04
	1.99
	7.34E-05
	0.03

	225
	9.11E-04
	1.82
	6.72E-05
	0.03

	250
	8.42E-04
	1.68
	6.21E-05
	0.02

	275
	7.85E-04
	1.57
	5.79E-05
	0.02

	300
	7.37E-04
	1.47
	5.44E-05
	0.02

	325
	6.95E-04
	1.39
	5.13E-05
	0.02

	350
	6.59E-04
	1.32
	4.86E-05
	0.02

	375
	6.27E-04
	1.25
	4.63E-05
	0.02

	400
	5.99E-04
	1.2
	4.42E-05
	0.02

	425
	5.73E-04
	1.15
	4.23E-05
	0.02

	450
	5.50E-04
	1.1
	4.06E-05
	0.02

	475
	5.29E-04
	1.06
	3.90E-05
	0.02

	500
	5.10E-04
	1.02
	3.76E-05
	0.02

	600
	4.48E-04
	0.9
	3.30E-05
	0.01

	700
	4.01E-04
	0.8
	2.96E-05
	0.01

	800
	3.65E-04
	0.73
	2.69E-05
	0.01

	900
	3.43E-04
	0.69
	2.53E-05
	0.01

	1000
	3.31E-04
	0.66
	2.44E-05
	0.01

	1100
	3.20E-04
	0.64
	2.36E-05
	0.01

	1200
	3.11E-04
	0.62
	2.29E-05
	0.01

	1300
	3.02E-04
	0.6
	2.23E-05
	0.01

	1400
	2.94E-04
	0.59
	2.17E-05
	0.01

	1500
	2.87E-04
	0.57
	2.11E-05
	0.01

	1600
	2.80E-04
	0.56
	2.06E-05
	0.01

	1700
	2.73E-04
	0.55
	2.02E-05
	0.01

	1800
	2.67E-04
	0.53
	1.97E-05
	0.01

	1900
	2.61E-04
	0.52
	1.93E-05
	0.01

	2000
	2.56E-04
	0.51
	1.89E-05
	0.01

	2100
	2.51E-04
	0.5
	1.85E-05
	0.01

	2200
	2.46E-04
	0.49
	1.81E-05
	0.01

	2300
	2.41E-04
	0.48
	1.78E-05
	0.01

	2400
	2.36E-04
	0.47
	1.74E-05
	0.01

	2500
	2.32E-04
	0.46
	1.71E-05
	0.01

	下风向最大落地浓度（41m）
	2.35E-03
	4.69
	1.73E-04
	0.07


项目研发中心废气排放口（DA002）有组织排放下风向最大落地浓度出现距离为556m，TSP最大落地浓度为0.000184mg/m3，最大占标率分别为0.02%；PM10最大落地浓度为0.000184mg/m3，最大占标率分别为0.05%；PM2.5最大落地浓度为0.0000922mg/m3，最大占标率分别为0.05%；TVOC最大落地浓度为0.00884mg/m3，最大占标率分别为0.49%；氯化氢最大落地浓度为0.00277mg/m3，最大占标率分别为5.53%；氮氧化物最大落地浓度为0.000573mg/m3，最大占标率分别为0.23%。实验室2废气排放口（DA003）有组织排放下风险最大落地浓度出现距离为529m，TVOC最大落地浓度为0.000475mg/m3，最大占标率分别为0.03%；氯化氢最大落地浓度为0.0000174mg/m3，最大占标率分别为0.03%。无组织废气排放下风向最大落地浓度出现距离为41m，TSP最大落地浓度为0.000168mg/m3，最大占标率分别为0.02%；TVOC最大落地浓度为0.00281mg/m3，最大占标率分别为0.16%；氯化氢最大落地浓度为0.00235mg/m3，最大占标率分别为4.69%；氮氧化物最大落地浓度为0.000173mg/m3，最大占标率分别为0.07%。满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值要求。
1.4治理措施的可行性分析
（1）布袋除尘
布袋除尘器的工作原理是含尘气流从下部孔板进入圆筒形滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。集气罩采用吸气口气流的吸入流动，在吸气口附近形成负压，周围空气从集气罩下方吸入，形成吸入气流，为保证集气装置的集气效率，适当加大风机的排风量，使集气装置内部处于负压状态，以确保废气的有效收集；合理设计集气装置，尽量减少集气罩口到污染源的距离，罩口加设挡板，以提高收集效率；加强集气装置的密封性，加强对机械设备的检修与保养，保证集气效率。
经布袋除尘器处理后的气体排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，对照《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018），除尘设施包含袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器和其他措施，项目研磨粉尘采用布袋除尘器进行处理属于可行技术，污染控制技术可行。
（2）喷淋塔+活性炭吸收
目前，国家生态环境部尚未发布与本实验室行业类别一致的排污许可证申请与核发技术规范，本实验室废气处理系统根据实验废气中所含污染物类别，分别予以针对性的处理，可以确保实验废气经处理后达到相应排放标准。
目前国内对于酸性废气主要采用喷淋塔进行处理，喷淋塔是在废气处理中经常用到的一种净化设备，其具有产品设计合理、吸收净化效率高、耐腐蚀、便于安装维护、使用时间长等特点，并能充分对高污染行业的废气进行吸收、净化处理，达到工艺要求，喷淋塔的工作方式为气液接触式。塔内填料作为气液两相接触的基本构件。喷淋塔包括塔体、填料、填料支撑架、喷淋系统、水泵、pH 自动加药仪、电控箱及自动补水装置。
主要工作原理简述：废气从喷淋塔的外部进入塔体内，先经过气体分布器分布之后，气体向塔的上方运行，在运行的过程中，会遇到被雾化器雾化过的碱液（NaOH），气体和液体进行完全饱和接触并进行物理吸收和化学反应，中和反应和吸收之后的液体会流入贮液箱，之后再由水泵抽走，而达标的气体则会通过除雾器除雾后排入大气中。
本项目产生的氯化氢和氮氧化物，采用“喷淋中和法”处理，净化后的废气经15m高排气筒排放。喷淋塔用碱液（NaOH）进行中和处理。废气与碱液（NaOH）发生化学反应。
除氮氧化物原理：
2NaOH+3NO2=2NaNO3+ NO +H2O(主反应)
2NaOH+NO2+NO=2NaNO3+H2O(副反应)
除氯化氢气体原理：
HCl+NaOH=NaCl+H2O。
含非甲烷总烃的实验废气经由通风橱收集后，随着废气处理系统进行处理，到活性炭吸附对非甲烷总烃进行处理。活性炭是最为简略常用的非甲烷总烃废气处置方法。非甲烷总烃废气经由通风橱收集后，经由牢固吸附床内的活性炭层的过流断面，在一定的停留时间内，因为活性炭外面与非甲烷总经份子间互相引力的感化发生物理吸附(又称范德华吸附)，将废气中的非甲烷总烃吸附在活性炭的空隙外面，从而使废气获得净化，净化后的干净气体经由主风机抽引送往排气简达标排放，只要确保活性炭的吸附能力，及时更换，可以确保非甲烷总烃去除效率在70%以上。
对照《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018），有机废气采用活性炭、焚烧、催化分解和其他措施，其他废气采用活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤和其他措施，项目氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃采用“喷淋塔+活性炭吸附装置”进行处置属于可行技术，污染控制技术可行。
（3）排气筒高度可行性分析
项目排气筒高度严格按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值设置，本项目排气筒高度为15m，能够满足要求。因此，本项目排气筒高度设置是可行的。
1.5非正常排放情况
本项目研磨粉尘处理方式为“布袋除尘器”，氯化氢处置方式为“碱性喷淋塔+活性炭吸附装置”，由于在运营中可能会出现废气处理设施运行不正常，导致效率下降甚至失效的不良情况，因此，本项目非正常排放条件的设定为布袋除尘器处理装置处理效率因故障颗粒物处理效率由99%降为50%的情况及喷淋塔+活性炭吸附装置处理效率因故障处理效率由70%降为50%的情况进行设计。
表4-14    非正常工况排气筒排放情况一览表
	序号
	排放口
	原因
	污染源
	非正常排放浓度mg/m3
	非正常排放速率g/h
	达标情况
	单词持续时间h
	年发生频次
	应对措施

	1
	DA002
	布袋除尘器故障，处理效率为80%
	颗粒物
	1.29
	2.07
	达标
	1
	1
	及时维修

	2
	
	喷淋塔+活性炭故障，处理效率为50%
	氯化氢
	0.406
	25.91
	达标
	1
	1
	及时维修

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.464
	29.63
	
	
	
	

	3
	DA003
	喷淋塔+活性炭故障，处理效率为50%
	氯化氢
	0.0025
	0.056
	达标
	1
	1
	及时维修

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.068
	1.5
	
	
	
	


根据上表，非正常情况下，即当“布袋除尘器”处理效率因故障降为80%的情况，排气筒中颗粒物最大排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，对周围环境的影响较小。“喷淋塔+活性炭”故障，处理效率为50%时，排气筒中氯化氢均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
为了进一步降低废气排放对周围环境空气的影响，必须杜绝项目废气的非正常排放，本次评价提出以下建议措施：
①应定期对环保设施进行检修，并建立台账管理制度，保证去除效果，当出现设备故障时，应及时停止生产。
②加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、设备的正常运转。
③加强废气处理系统的日常管理和监控工作，记录废气处理系统的日常运行参数，保证废气收集装置的正常运行；
④定期检查环保设施，保证废气处理装置的净化效率。
1.6监测计划
项目运营期时应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求开展污染源监测。
项目运营期大气环境监测计划具体内容见表4-15。

表4-15   项目废气监测情况表
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频率
	执行标准
	备注

	有组织废气
	DA002
	颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、NOx
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值
	研磨时（试验研发停止运行）监测颗粒物，试验研发时（研磨停止运行）监测非甲烷总烃、氯化氢和氮氧化物

	
	DA003
	非甲烷总烃、氯化氢
	1次/半年
	
	/

	无组织废气
	上风向1个参照点（厂界外2-50m范围内）、厂界下风向2~50m范围内3个监控点
	非甲烷总烃、氯化氢、氮氧化物、颗粒物
	1次/年
	
	/

	
	厂房门窗或通风口处外1m
	非甲烷总烃
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中标准
	/

	大气环境
	项目区下风向500m左右
	TSP、TVOC、HCl、NOx
	1次/年
	颗粒物、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，HCl、TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D表D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值。
	/


1.7大气环境影响分析
（1）根据预测项目排放的各污染物均不会造成环境敏感点超标，项目无组织排放厂界外也无超标点。
（2）项目所有大气污染排放源均符合排放标准要求，通过预测项目排放各主要污染物均不会造成环境敏感区超标，对评价区环境空气质量影响不大，符合环境功能区划要求。
（3）项目研磨粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器（TA003）进行处理，后经15m高的排气筒（DA002）进行排放；研发中心产生的TVOC、氯化氢和氮氧化物经收集后进入碱性喷淋塔+活性炭吸附装置（TA004）进行处置后经15m高的排气筒（DA002）进行排放；稀贵金属新材料研发实验室2产生的TVOC、氯化氢和氮氧化物经收集后进入碱性喷淋塔+活性炭吸附装置（TA005）进行处置后经15m高的排气筒（DA003）进行排放。根据预测，采取措施后各污染物对大气环境影响较小。
2、废水
2.1废水产排情况
（1）纯水制备用排水
项目使用的纯水为自制，项目设置2台纯水机制备纯水，采用工艺为反渗透膜制备纯水，制备效率为60%。项目分析实验室和研发实验室用水量为0.08m3/d，24m3/a。制备纯水的用水量为0.13m3/d，39m3/a，产生的浓水为0.05m3/d，15m3/a，浓水主要污染物为盐和杂质等。纯水制备产生的浓水排入项目废酸处理系统建成的预处理池进行预处理，后进入废酸处理系统进行处理，处理后清水用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水。项目纯水制备较少，纯水制备频率较低，反渗透膜定期更换，无反冲洗废水。
（2）实验用排水（样品检测尾液）
项目分析实验中浸出工序和稀释工序需要使用纯水，研发实验室酸解工序需要使用纯水，使用量较少，约0.04m3/d，实验结束后，该部分样品检测尾液含有金属元素，按金属元素分类收集到达一定储量后转“稀贵金属新材料生产与技术研发项目”处理（贵金属提取），不外排。
（3）实验器皿洗涤用排水
项目实验结束后，实验器皿先采用自来水清洗，再采用纯水清洗，洗涤用水总计约0.08m3/d（其中自来水0.04m3/d，纯水0.04m3/d），排污系数为85%，则实验器皿洗涤废水为0.07m3/d，21m3/a，主要污染物为pH、悬浮物、氯离子、钠离子、硫酸根离子、铁离子及各种贵金属离子等，排入项目废酸处理系统建成的预处理池进行预处理，后进入废酸处理系统进行处理，处理后清水用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水。
（4）喷淋塔用排水
根据现场调查，项目研发中心设置1套碱性喷淋塔+活性炭处理设施对研发中心产生的废气进行治理后达标排放；稀贵金属新材料研发实验室2设置1套碱性喷淋塔+活性炭处理设施对实验室2产生的废气进行治理后达标排放。吸收塔自带循环水箱，喷淋水循环使用。根据建设单位提供资料，每套喷淋塔循环水泵功率为4m3/h，循环水量为3.5m3，吸收液为氢氧化钠溶液，循环使用，期间pH自动加药仪系统检测氢氧化钠溶液浓度，自动投加氢氧化钠药剂。废气和氢氧化钠溶液进行充分接触并进行物理吸收和化学反应、中和反应，吸收之后的液体会流入循环水箱，经循环泵抽取循环使用。循环过程中循环水损耗按10%计，损耗的循环水由自动补水装置补给，每套喷淋塔日工作时间均为8h，循环水量为3.5m3，则2套喷淋塔补水量为0.7m3/d，210m3/a。项目循环水箱内的循环水每月更换一次，更换的废水量约为7m3/次（84m3/a、0.28m3/d），主要污染物为pH、悬浮物、氯离子、钠离子、硫酸根离子等，喷淋塔更换废水排入项目废酸处理系统建成的预处理池进行预处理，后进入废酸处理系统进行处理，处理后清水用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水。
（5）真空机组排水
根据现场踏勘，项目设置一台卧室水喷射双套 真空机组用于各生产设备抽真空，真空机组采用自来水作为循环液（约1.4m3），循环使用，抽取真空时会有酸性气体进入循环液中。根据调查了解，真空机组每周更换一次循环液（约0.23m3/d，70m3/a），主要污染物为pH、悬浮物、氯离子、钠离子、硫酸根离子等，产生的循环液排入项目废酸处理系统建成的预处理池预处理，后进入废酸处理系统进行处理，处理后清水用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水。
（6）地面清洁用排水
项目清洁面积约2031m2。根据《云南省地方标准》（DB/T168-2026）中相关标准及项目实际情况，清洁用水取0.3L/（m2·次），项目每天拖洗一次。则地面清洁用水量为0.61m3/d，180m3/a，排污系数取0.8，因此，地面清洁废水为0.49m3/d，147m3/a，经收集后排入项目废酸处理系统建成的预处理池预处理，后进入废酸处理系统进行处理，处理后清水用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水。
根据建设单位提供资料，项目进入预处理池中的废水中主要污染物为pH、悬浮物、氯离子、钠离子、硫酸根离子及各类贵金属离子，各贵金属离子主要为实验器皿洗涤废水中携带，浓度较低。
（7）生活用排水
本项目劳动定员20人，根据《云南省地方标准》（DB53/T168-2026），用水量按70L/（人·次）计，用水量为1.4m3/d，排污系数为80%，则工作人员生活污水为1.12m3/d，336m3/a，经化粪池处理后排入园区市政管网，最终进入园区污水处理厂处理。参考生活污水化粪池进出水水质浓度，污染物产生和排放量见下表：
表4-16    本项目生活污水污染物产生和排放情况
	污染指标
	COD
	BOD5
	氨氮
	SS
	动植物油
	总磷

	排放量1.12m3/d
336t/a
	进水水质浓度mg/L
	300
	150
	50
	200
	25
	5

	
	污染物产生量t/a
	0.1
	0.05
	0.017
	0.067
	0.0084
	0.0017

	
	出水水质浓度mg/L
	250
	100
	25
	150
	15
	3

	
	污染物排放量t/a
	0.084
	0.034
	0.0084
	0.05
	0.005
	0.001

	
	《污水综合排放标准》GB8978-1996（表4）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准
	500
	300
	45
	400
	100
	8

	
	达标情况
	达标

	
	处理措施
	经化粪池处理后排入园区市政管网，最终进入园区污水处理厂处理

	
	排放方式
	间接排放

	
	排放去向
	经园区污水处理厂处理后排入里山大沟


从上表可以看出，项目生活污水经化粪池处理后水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准要求。
（2）废水治理设置及排放口基本信息表
项目生活污水经化粪池处理后排入园区市政管网，最终进入园区污水处理厂处理。
表4-17   废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理类型设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群
	园区污水处理厂
	间断排放，流量不稳定，但有周期性规律
	TW001
	化粪池
	化粪池分解
	DW001
	是
	生活污水排放口


表4-18   废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量/(t/a)
	排放去向
	排放规律
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)

	1
	DW001

	102.774049
	24.095807
	336
	园区污水处理厂
	间断排放，流量稳定
	里山工业园区污水处理厂
	CODcr
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	1


表4-19   废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值/(mg/L)

	1
	DW001
(现有)
	CODcr
	《污水综合排放标准》GB8978-1996（表4）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准
	500

	2
	
	BOD5
	
	300

	3
	
	SS
	
	400

	4
	
	动植物油
	
	100

	5
	
	NH3-N
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准
	45

	6
	
	TP
	
	8


2.2废水处理工艺及污染防治措施
（1）化粪池依托可行性分析
根据建设单位提供资料，研发中心建有1个化粪池供研发中心使用，总容积为4m3，根据前文分析，本项目生活污水产生量为1.12m³/d，污水有效停留时间能满足24h。
项目定期清掏污泥，使化粪池有足够的容积，保持污水在化粪池停留时间为24h，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的相关要求。
（2）处理规模的可行性分析
本项目建成后，废酸处理系统主要接纳本项目产生的纯水制备废水、实验器皿洗涤废水、喷淋塔废水、真空机组废水、项目实验室废液（废酸）、地面清洁废水，同时还接纳本公司同一厂区的“稀贵金属新材料生产与技术研发项目”产生的废酸（包括含酸废水）和地面冲洗废水。
项目进入废酸处理系统的废水包括纯水制备排水（0.05m3/d）、实验器皿洗涤排水（0.07m3/d）、喷淋塔排水（0.28m3/d）、真空机组排水（0.23m3/d）、项目实验室废液（废酸）（0.76m3/d）、地面清洁废水（0.49m3/d）和“稀贵金属新材料生产与技术研发项目”废酸（包括含酸废水）和地面冲洗废水（0.42m3/d），进入废酸处理系统的废水总量为2.3m3/d，经专用管道统一收集（废酸采用废酸收集桶收集）进入项目废酸处理系统建设的预处理池（120m3）内。项目建设的废酸处理系统处理规模为20m3/d，废酸处理系统规模远大于进入废酸处理系统的废水和废酸量，因此，项目废酸处理系统处理规模满足要求。
（3）处理系统处理工艺可行性分析
本项目生产废水主要为实验器皿洗涤用水、纯水制备浓水、实验室废液、喷淋塔废水等，此部分废水主要含有pH、金属离子、SS、全盐量、氯离子等，目前，国家生态环境部尚未发布与本实验室行业类别一致的排污许可证申请与核发技术规范，本实验室通过实验废水中所含污染物类别，以及各处理单元针对的污染物处理可行性，说明本实验室废酸处理系统的可行性。
目前针对废水中氯化物、全盐类的去除方法主要有：离子交换法、电渗析法、蒸发法和反渗透膜技术等，4种工艺对比分析情况见表4-20。
表4-20   高盐废水去除工艺分析一览表
	工艺
	原理
	优点
	缺点

	离子交换
	离子交换是借助于固体离子交换剂中的离子与稀溶液中的离子进行交换
	在溶液盐度较低的情况下，离子交换较反渗透生产高纯水，软化水、高纯水制备应用较多
	产生过量的再生废液，周期较长，耗盐量大，有机物的存在会污染离子交换树脂

	电渗析
	电渗析法是在外加直流电场的作用下，带电离子透过离子交换膜定向迁移，从水溶液中分离出来，达到提纯的目的
	能量消耗低，药剂耗量少，对原水含盐量变化适应性强，操作简单，水的利用率高
	安装较为复杂，脱盐效果不太彻底一般为75%。水回收率低一般为50%

	蒸发
	用加热的方法使溶液中的部分溶剂气化并得以去除，以提高溶液的浓度，或为溶质析出创造条件
	物理受热时间短、蒸发速度快、浓缩比重大，有效保持物料原效，节能效果显著
	废水处理量普遍不大，处理成本和能耗普遍较高，固体无法有效再利用

	反渗透膜技术
	指在压力的推动下，借助半透膜的截留作用，从溶液中分离出离子，达到提纯的目的
	反渗透技术由于具有能耗低、系统设计先进以及长期的实际操作经验，已经成为一种富有活力的脱盐技术
	膜易污染、堵塞、腐蚀、使用寿命短，尤其当给水TDS高于6000mg/L时，其脱盐率会急剧下降


根据上表对比分析可知，由于本项目废水含盐较高，因此本项目采用低温蒸发可行。
1） 预处理：预处理池（120m3）内投加各研发室和实验室产生的废水和废酸进入预处理池（120m3）进行暂存，废水进入预处理池后立即投加5%氢氧化钠溶液进行水解，pH值控制在6.5~7，沉降出金属固态水解产物，之后投加絮凝药剂使废水中悬浮无法沉降固体物沉淀，后经精滤器过滤后滤渣（金属化·合物）与废酸处理系统结晶盐一同处理。
预处理池蓄满一半（约60m3）后开启一轮污水处理，根据核算，项目进入废酸处理系统的废水产生量约为1.12m3/d，稀贵金属新材料生产与技术研发项目产生的含酸废水、地面冲洗废水量约为0.42m3/d，项目废酸产生量约为0.76m3/d，则进入污水处理的废水量约为2.3m3/d，约26天可开启一轮处理，一次处理时长约3天。
表4-21  预处理工艺参数一览表
	处理单元
	工艺参数
	设计说明

	pH调节
	• 调节剂：5% NaOH溶液
• pH目标值：8.5-9.0
• 反应时间：30-45分钟
• 混合强度：G=50-100 s⁻¹
	酸洗废液pH=1，需先中和至碱性；酸雾吸收塔等废水pH=6，需进一步调节至碱性。

	金属沉淀
	• 沉淀剂：NaOH
• 投加量：理论量的1.2倍（按金属含量计算）
• 反应时间：45-60分钟
• 最佳pH：8.5-9.0
	金属形成氢氧化物沉淀。

	混凝沉淀
	• 混凝剂：PAC（聚合氯化铝）
• 投加量：30-50 mg/L
• 助凝剂：PAM（聚丙烯酰胺）
• 投加量：1-3 mg/L
• 混合时间：10-15秒
• 反应时间：20-30分钟
• 沉淀池停留时间：1.5-2小时
	PAC与PAM协同作用，促进细小沉淀颗粒凝聚成大颗粒，提高沉淀效率。


2）预热：本步骤为全自动，原水桶到中液位后，水泵运行产生真空，蒸发器自动进水，压缩机运行产生热量给蒸发罐内废水加热，在真空状态下，废水温度上升到30℃左右，废水开始蒸发，预热完成。
3）蒸发浓缩过程：蒸发温度设定为35-40℃，压缩机压缩冷媒产生热量，水分快速蒸发的同时，冷媒通过膨胀阀气化后吸收热量制冷，蒸气上升遇冷液液化进入储水罐，冷媒吸收了热量，通过压缩机压缩制热，给废水再加热。如果在蒸发的过程中有气泡上升，传感器检测到后，消泡剂自动加进去消泡，一个周期完成后，开始排出浓缩液（一个周期的时间可设定）。产生的蒸发结晶盐(蒸发结晶盐主要含氯化钠、氯酸钠、氯化亚铁、硫酸亚铁、氯化铵等)建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控，如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置。
4）浓缩液排出：一个蒸发周期完成后，压缩泵停止工作，浓缩液管路气动阀打开，蒸发罐加压，将浓缩液压入浓缩桶内，再回到原水桶中循环处理。
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图4-1    废水处理系统工艺流程
本实验室拟采用的处理工艺，可以最大程度将废水中的各种可溶盐析出，作为固废处置，并实现水资源的再利用。项目出水水质可满足《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准限值要求，此工艺及处理规模满足本实验室的废水处理需要，废水经处理后回用，不外排，污水处理工艺可行。
（4）生产废水不外排的可行性分析
根据项目水平衡，项目废酸处理系统处理废水量为2.3m3/d，690m3/a，生产废水经废酸处理系统处理后全部回用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水，其中喷淋塔补充水量为0.7m3/d，真空机组循环用水为0.23m3/d，根据调查，厂区绿化总面积约为1500m2，用水量按1.5L/m2·次计，旱季每天洒水两次，则绿化用水量为4.5m3/d，967.5m3/a，合计6.01m3/d，1246.5m3/a（旱季按215d计），项目区喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水量总量为（1246.5m3/a）远大于项目生产废水产生量（660m3/a），因此，项目废水全部回用是可行的。
项目废酸处理系统建设有1个60m3的清水池，项目废酸和含酸废水经废酸处理系统处理后主要为蒸馏水，水质满足项目真空机组用水、喷淋塔补充水、绿化用水要求。生产废水经处理后排入清水池进行暂存，逐步回用作真空机组用水、喷淋塔补充水、绿化用水。
（5）项目废（污）水排入园区污水处理厂可行性分析
根据调查，项目周边污水管网已经建设完成，项目生活污水经化粪池处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》（表4）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准后，排入园区污水管网，之后排入园区污水处理厂处理。
通海县五金产业园区生活污水处理厂位于里山梅子园片区排洪大沟左侧，其设计处理规模3000m3/d。里山片区内企业产生污水经过自行预处理，达到污水处理厂接纳污水水质要求后，方可重力自流进入污水处理厂，经统一处理后排入里山大沟，进入库南河，汇入曲江。采用改良A2/O工艺，目前该污水处理厂正常运行，出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
本项目所处位置属于园区污水处理厂纳污范围。根据工程分析，项目废水排放量为1.61m3/d，排放量很小，园区污水处理厂尚有能力接纳本项目污水，本项目污水进入园区污水处理厂是可行的。根据本环评实地勘察及建设单位提供信息，项目南面园区道路污水管网已接通，本项目产生的污水均排入西南面园区道路内的污水管网，之后排入园区污水处理厂处理，产生的污水对地表水环境影响不大。
2.3监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017），本项目废水监测计划见下表。
表4-22     项目废水监测计划一览表
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频率
	执行标准

	废水
	化粪池出水口
	pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油
	一年1次
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值


2.4废水影响分析结论
项目废水包括纯水制备排水、样品检测尾液、实验器皿洗涤排水、喷淋塔排水、地面清洁废水、真空机组排水和生活污水。纯水制备排水、实验器皿洗涤排水、喷淋塔排水、真空机组排水和地面清洁废水经收集后排入项目建设的废酸处理系统进行处理后回用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水，不外排；样品检测尾液按金属元素分类收集到达一定储量后转稀贵金属新材料生产与技术研发项目处理（贵金属提取），不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区市政污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。项目废水对地表水环境的影响较小。
3、噪声影响分析
3.1噪声源分析
本项目运营期噪声源主要为机械生产设备、通风设备等辅助设备运行时产生的噪声，为间歇性排放，噪声源强约70~88dB（A）。通过选用低噪声设备，设备基础设置减震垫，降低设备震动所产生的噪声，合理布局，利用墙体隔声、距离衰减，绿化阻隔等措施处理，噪声对周围环境影响较小。项目运营期间设备产生的噪声级见表4-23。
表4-23    噪声源一览表
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量（台/套）
	声源源强dB(A)
	声源控制措施

	1
	研发大楼、实验室2
	松管机
	1
	80
	选用低噪声设备，风机安装消声器、基础减震、距离衰减、墙体隔声

	2
	
	熔炼炉
	1
	75
	

	3
	
	拉拔机
	1
	80
	

	4
	
	轧管机
	1
	80
	

	5
	
	切割机
	1
	85
	

	6
	
	抛光机
	3
	75
	

	7
	
	空气锤
	1
	85
	

	8
	
	压片机
	1
	80
	

	9
	
	干燥箱
	4
	75
	

	10
	
	离心机
	2
	75
	

	11
	
	电炉
	2
	75
	

	12
	
	通风橱
	3
	80
	

	13
	污水处理间
	水泵
	2
	85
	

	14
	
	低温蒸发器
	1
	80
	

	15
	室外
	尾气吸收塔风机
	2
	88
	基础减震、选择低噪音设备等


3.2噪声预测方案
（1）预测内容及预测范围
根据项目周边保护目标分布情况，公司厂界周边200m范围（声环境评价范围）内无保护目标分布，则评价不再对周边保护目标处的声环境质量进行预测。
综合考虑，根据项目厂界线形状，厂界噪声预测点布设15个预测点。
（2）预测模式
①室内声源
如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：

      （B.1）
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。
[image: ]
图4-2  室内声源等效为室外声源图例
也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

      （B.2）
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
L w——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.5。
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

       （B.3）

式中：（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

      （B.4）
式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；
LP1i（T）——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。
然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。


式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
②室外声源
项目室外声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
[image: ]
式中：Lr——评价点噪声预测值，dB(A)；
      L0——位置r0处的声级，dB(A)；
       r——为预测点距声源距离，m。
r0——为参考点距声源距离，m。
声压级合成模式：
[image: ]
式中：
[image: ]—预测点总声压级，dB（A）；
[image: ]—第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）；
N——声源个数。
（3）预测软件
本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式。
预测软件为由北京尚云开发制作并拥有全部版权的EIAProN2021。EIAProN2021以新版噪声导则—《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求为编制依据，功能全面深入、符合新导则要求。
本次噪声预测（0，0）点设置在项目厂界西南侧拐点处，地理坐标为东经102°46′30.22″，北纬24°5′34.56″。
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	（4）预测参数
表4-24       厂内噪声源参数一览表（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
（h/d）
	建筑物插入损失/ dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	声源源强
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离/m

	1
	研发大楼、实验室2
	松管机
	85
	选用低噪声设备、基础减震、距离衰减、墙体隔声
	17.61
	66.40
	1
	2
	78.97
	8
	20
	58.97
	1

	2
	
	熔炼炉
	75
	
	22.15
	78.52
	1
	5
	61.02
	8
	20
	41.02
	1

	3
	
	拉拔机
	80
	
	16.85
	92.15
	1
	3
	70.45
	8
	20
	50.45
	1

	4
	
	轧管机
	80
	
	19.88
	87.6
	1
	4
	67.95
	8
	20
	47.95
	1

	5
	
	切割机
	85
	
	12.31
	99.72
	1
	5
	71.02
	8
	20
	51.02
	1

	6
	
	抛光机1
	75
	
	16.85
	86.85
	1
	4
	62.95
	8
	20
	42.95
	1

	7
	
	抛光机2
	75
	
	16.85
	86.85
	1
	4
	62.95
	8
	20
	42.95
	1

	8
	
	抛光机3
	75
	
	16.85
	86.85
	1
	4
	62.95
	8
	20
	42.95
	1

	9
	
	压片机
	80
	
	19.88
	80.79
	1
	3
	70.45
	8
	20
	50.45
	1

	10
	
	干燥箱1
	75
	
	61.08
	61.98
	1
	3
	65.45
	8
	20
	45.45
	1

	11
	
	干燥箱2
	75
	
	61.08
	61.98
	1
	3
	65.45
	8
	20
	45.45
	1

	12
	
	干燥箱3
	75
	
	61.08
	61.98
	1
	3
	65.45
	8
	20
	45.45
	1

	13
	
	干燥箱4
	75
	
	61.08
	61.98
	1
	3
	65.45
	8
	20
	45.45
	1

	14
	
	离心机1
	75
	
	56.64
	58.14
	1
	2
	63.97
	8
	20
	43.97
	1

	15
	
	离心机2
	75
	
	56.64
	58.14
	1
	2
	63.97
	8
	20
	43.97
	1

	16
	
	离心机
	75
	
	11.37
	75.89
	1
	3
	65.45
	8
	20
	45.45
	1

	17
	
	电炉1
	75
	
	57.53
	60.80
	1
	4
	62.95
	8
	20
	42.95
	1

	18
	
	电炉2
	75
	
	57.53
	60.80
	1
	4
	62.95
	8
	20
	42.95
	1

	19
	
	通风橱1
	80
	
	53.38
	57.84
	1
	3
	70.45
	8
	20
	50.45
	1

	20
	
	通风橱2
	80
	
	38.74
	42.56
	1
	2
	72.45
	8
	20
	52.45
	1

	21
	
	通风橱3
	80
	
	49.56
	53.22
	1
	2
	72.35
	8
	20
	52.35
	1


表4-25     厂内噪声源参数一览表（室外声源）
	序号
	设备名称
	型号
	空间相对位置
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	风机1
	点源
	61
	43
	1.2
	88
	基础减震
	昼间

	2
	风机2
	点源
	9
	47
	1.2
	88
	基础减震
	昼间
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	3.3预测结果与评价
采用上述模式及参数，预测本次项目投产后厂界噪声如下。
表4-26   厂界噪声预测结果
	预测点
	方位
	预测值
	标准值
	评价结果

	
	
	昼间
	昼间
	昼间

	1#
	南厂界
	57.64
	65
	达标

	2#
	
	57.62
	65
	达标

	3#
	
	57.54
	65
	达标

	4#
	东厂界
	57.55
	65
	达标

	5#
	
	57.58
	65
	达标

	6#
	
	57.46
	65
	达标

	7#
	北厂界
	57.48
	65
	达标

	8#
	
	57.49
	65
	达标

	9#
	
	57.36
	65
	达标

	10#
	
	57.36
	65
	达标

	11#
	西厂界
	57.49
	65
	达标

	12#
	
	57.64
	65
	达标

	13#
	
	57.65
	65
	达标

	14#
	
	57.68
	65
	达标

	15#
	
	57.75
	65
	达标


项目夜间不生产，由上表可以看出，根据预测结果， 厂界东、南、西、北昼间噪声贡献值均达标，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。对于周围的敏感点，距离本项目最近的保护目标位于厂界西北侧的通海产业园区管委会，距离302m，已超过噪声环境影响评价范围，故厂界噪声经距离衰减后，对周围关心点不会产生影响。
综上，经预测，在采取相应措施后，本项目噪声对环境影响较小。
3.4防治措施
为避免本项目设备运行噪声对周围声环境产生不良影响，建设单位应采取从声源上控制、从传播途径上控制等综合措施对设备运行噪声加以控制，具体如下：
（1）合理布设生产设备，使强噪声设备远离厂区边界，尽量把设备的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，同时安装隔声垫，采用隔声、减震等措施。 
（2）对风机出口设置消声器，并置于厂房内，其他设备置于室内。
（3）加强设备日常维护与保养，维持设备处于良好的运转状态，以防止设备故障形成的非正常噪声。
在采取上述措施后，项目的厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，经距离衰减、建筑物阻隔后对周边声环境影响很小。
3.5监测计划
项目运营期环境监测计划具体内容见下表4-27。
表4-27    项目噪声监测计划一览表
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频率
	执行标准

	噪声
	项目厂界东、南、西、北
	等效连续A声级
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


3.6噪声影响分析结论
根据预测结果，本项目运行后公司全厂东、南、西、北厂界昼间噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，采取措施后对周围环境的影响较小。
4、固体废弃物
4.1固体废弃物产排情况
项目运营过程中产生的固体废物主要有废酸处理系统产生的结晶盐、合金研发实验室产生的边角料、实验室废液、金属碎屑，废包装材料、废反渗透膜、废机油以及员工办公生活垃圾。
（1）废酸处理系统产生的结晶盐
项目废酸处理系统采用预处理-预热-低温蒸发浓缩-浓缩液循环处理，废水处理完成后会产生蒸发结晶盐，主要成分为NaCl、NH4Cl、Na2SO4，年产生量约为2.8t，结晶盐固废属性无法判别。本环评提出，后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控。如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置。
（2）边角料、金属碎屑
项目合金切割等过程中会产生少量边角料和金属碎屑，产生量约为1kg/a，边角料和金属碎屑均为贵金属，统一收集后，外售回收单位。
（3）废包装材料
本项目运营过程中会产生少量废包装袋，主要为纸箱和塑料等，废包装材料产生量约为0.02t/a，经收集后外售给物资回收单位。
（4）废反渗透膜和废滤芯
项目使用的纯水为自制，纯水制备方法采用反渗透膜技术，纯水制备中反渗透膜和滤芯需要定期更换，废反渗透膜和废滤芯产生量约为0.01t/a，由更换厂家回收处置。
（5）化粪池污泥
污泥量与水处理量有关，根据类比每处理一方水污泥产生约为0.19kg，即0.19kg/m3，本项目进入化粪池处理的废水量共计483m3/a，则项目化粪池污泥产生量约为0.09t/a，定期委托环卫部门清掏。
（6）布袋除尘灰
实验样品研磨工序产生的粉尘经布袋除尘器收尘，约1.105kg/a，该除尘灰里含有贵金属，除尘灰收集后回用于实验工段。
（7）生活垃圾
生活垃圾产生系数按0.5kg/d.人计，则产生的垃圾量为3t/a，生活垃圾经垃圾箱收集后，由环卫部门清运处置。
（8）实验过滤渣及废滤纸
项目实验过程会产生少量过滤渣，产生量约为0.002t/a，该部分渣里含有少量贵金属、有机溶剂。实验室所用滤纸，用于溶解液体的过滤，实验过程中配置的溶液中可能含有金属离子、萃取剂或有机溶剂，根据《国家危险废物名录》（2025年版），过滤渣和废滤纸属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-047-49，收集暂存在厂区已建的危险废物贮存库，委托有资质的单位收运处置。
（9）废试剂
项目运行过程会产生一定量的废化学试剂，产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废化学试剂属于危险废物，废物类别为HW49，危废代码为900-047-49，由废液桶集中收集后暂存于厂区已有的危险废物贮存库，并委托有资质单位定期收运处理。
（10）实验室废液
项目运行过程中会产生一定量的实验室废液，主要成分为废酸，产生量约为0.76m3/d，根据《国家危险废物名录》（2025年），废酸属于危险废物，废物类别为HW49，危废代码为900-047-49，废酸采用废液桶进行收集后采用氢氧化钠进行中和处理，定期运至项目建设的废酸处理系统进行处理，经处理后用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水。
（11）废活性炭
本实验室活性炭主要使用在废气处理系统中喷淋塔后。根据《国家危险废物名录》（2025年），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码 900-039-49“烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”。经查阅资料，活性炭对有机废气的饱和吸附量本次环评参考值为150g/kg，根据前文计算，项目研发中心进入活性炭吸附装置的有机废气量为71.1kg/a，经计算，项目研发中心活性炭吸附装置每年需使用的活性炭约0.47t/a；实验室2进入活性炭吸附装置的有机废气量为3.6kg/a，经计算，项目实验室2活性炭吸附装置每年需使用的活性炭约0.024t/a，则项目废活性炭产生量约为0.5t/a。产生的废活性炭由更换厂家带走处置。
（12）预处理池预处理沉降物
废酸处理系统预处理池暂存和预处理生产废水和废酸过程中会沉降出金属固态水解产物，之后投加絮凝药剂使废水中悬浮无法沉降固体物沉淀，后经精滤器过滤处理，沉降物产生量约为4.1t/a。沉降物属性无法判别，本环评提出，后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控。如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置。
固废产生及处置情况详见下表。



表4-28    项目固体废物产生及处置情况表
	产生环节
	名称
	属性
	主要有毒有害物质名称
	物理性状
	环境危险特性
	产生量（t/a）
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量量（t/a）
	环境管理要求

	办公生活
	生活垃圾
	生活垃圾900-099-S64
	/
	固态
	/
	3
	分类收集后暂存于垃圾桶中
	环卫部门统一处置
	3
	日产日清

	废水、废酸处理
	结晶盐
	/
	/
	固态
	
	2.8
	收集后暂存于厂区危险废物贮存库
	后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控。如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置
	2.8
	定期处置

	
	沉降物
	/
	/
	固态
	/
	4.1
	
	
	4.1
	定期处置

	合金研发
	边角料、金属碎屑
	一般固废900-001-S92
	/
	固态
	/
	0.001
	暂存于一般固废暂存间
	外售回收单位
	0.001
	定期处置

	试验
	废包装材料
	一般固废900-001-S92
	/
	固态
	/
	0.01
	
	外售给物资回收单位
	0.01
	定期处置

	纯水制备
	废反渗透膜和废滤芯
	一般固废900-099-S59
	/
	固态
	/
	0.01
	/
	由更换厂家带走处置
	0.01
	定期处置

	化粪池
	污泥
	一般固废900-002-S64
	/
	固态
	/
	0.08
	暂存于一般固废暂存间
	定期委托环卫部门清掏
	0.08
	定期处置

	研磨
	除尘灰
	一般固废900-001-S92
	/
	固态
	/
	0.03kg/a
	
	收集后回用于实验工段
	0.03kg/a
	定期处置

	实验
	实验过滤渣及废滤纸
	危险废物HW49（C、T）
900-047-49
	毒性、腐蚀性
	固态
	/
	0.002
	依托厂区危险废物贮存库暂存
	委托有资质单位处置
	0.002
	定期处置

	
	废试剂
	危险废物HW49（C、T）
900-047-49
	毒性、腐蚀性
	液态
	/
	0.05
	
	委托有资质单位处置
	0.05
	定期处置

	
	实验室废酸
	危险废物HW49（C、T）
900-047-49
	毒性、腐蚀性
	液态
	/
	228m3/a
	废液桶进行收集
	废酸采用废液桶进行收集后采用氢氧化钠进行中和处理，定期运至项目建设的废酸处理系统进行处理，经处理后用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水
	228m3/a
	定期处置

	废气处理系统
	废活性炭
	危险废物HW49（T）
900-039-49
	毒性
	固态
	/
	0.5
	依托厂区危险废物贮存库暂存
	委托有资质单位处置
	0.5
	定期处置


4.2危险废物环境管理要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求，厂区内已按规范设置有1间危废贮存库，占地面积13m2，本项目产生的危险废物需经分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由具资质单位处理，并签订危废处置协议。危废暂存间设置及危废转运过程中，需严格按照下列要求进行：
a.厂区现有危废贮存库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计要求，设置防渗层，采用复合防渗结构用压实粘土（等效粘土防渗层厚度不小于1m，渗透系数≤10-7cm/s）+600g/m2无纺土工布复合基础为地基，其上铺设2mm厚HDPE膜（渗透系数≤10-10cm/s），并严格做好“防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐”措施，防止造成地下水污染。
b.危险废物的收集必须按照相关规定进行，禁止在非贮存地点（容器）倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他一般工业固体废物和生活垃圾，各废物贮存需按照国家相应要求处置，贮存场所按照《环境保护图形标志——固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设置警示标识。
c.危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具处理资质的单位接手。危险废物的处置需严格按照《危险废物转移联单管理办法》规定办理危险废物转移手续，并严格执行《危险废物转移联单管理办法》规定，防止二次污染。
储存要求：危险废物应分类收集储存在危废间，危废间应采取防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐的“五防”措施，按照《环境保护图形标志——固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设置警示标识，由专人负责管理。危险废物贮存必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行：
①使用符合标准的容器盛装危险废物。
②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。
③装载危险废物的容器必须完好无损。
④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。
⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。
同时，本环评要求各类危险废物应进行分类收集，并贴上相应的标签，指定专人负责管理，落实责任制。
根据现场踏勘，厂区已建成1间危废暂存间，并已做防渗处理，且按规定设有台账，已严格落实危险废物储存和转运要求。
4.3一般工业固废管理要求
本项目于研发大楼内已建设有一个一般固废暂存区，本项目依托现有厂区一般固废暂存区，现有一般固废暂存区已有防风、防雨、防渗漏措施，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）中相关要求进行建设。
①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及GBT39198-2020《一般固体废物分类与代码》的要求设置暂存场所。
②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。
③一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及GBT39198-2020《一般固体废物分类与代码》相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存区，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。
4.4小结
综上所述，采取措施后项目固体废弃物均能得到100%妥善处置，对周围环境影响较小。
5、生态环境影响分析及环境保护措施
5.1对土地利用的影响
本次运营期不涉及新增土地，全部在现有厂用地范围内进行，因此本项目的运营不会改变评价区现状土地利用情况。
5.2对土地占用的影响
本项目在现有厂区用地范围内进行建设，不新增用地范围。
5.3对周围景观的影响
本次协同处置项目是在已经建成的厂区内进行，已经形成工厂化的人为景观。
5.4对周围植被的影响
根据现场调查，厂区及周围范围内地表植被简单，主要是人工种植的或活动的场地为主，以及少量的人工种植树种，未发现国家、云南省规定保护的珍稀动植物及古树名木，生态环境一般。从评价区的植被类型来看，项目周边以人工绿化为主，次生性较强，群落结构简单，物种不甚丰富，生物多样性不高，总体上建设项目对植被和植物的影响较小。
5.5对动物的影响分析
本项目厂址周边陆生动物种类不多，数量很少，广布种居多，没有发现珍稀濒危物种。评价区分布的动物种类均为云南省常见物种，这些物种适应性强，且长期生活于人类活动频繁的次生生态系统中，基本能够适应人类活动改变带来的生态环境影响。
综上所述，本项目运营过程对区域生态环境的影响较小。
6、地下水环境影响分析
6.1正常情况下的影响分析
根据项目的工艺工程特点，项目可能对地下水污染的途径主要为废酸处理系统预处理池、化粪池防渗层破裂或管道老化腐蚀以及危废暂存间防渗层破裂、危险废物容器破损等导致废水或废液泄漏下渗污染地下水。
根据工程分析，项目产生的废水主要包括纯水制备排水、样品检测尾液、实验器皿洗涤排水、喷淋塔排水、真空机组排水、地面清洁排水和生活污水。纯水制备排水、实验器皿洗涤排水、喷淋塔排水、真空机组排水和地面清洁废水经收集后排入项目废酸处理系统建成的预处理池预处理，后进入废酸处理系统进行处理，处理后回用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水，不外排；样品检测尾液按金属元素分类收集到达一定储量后转稀贵金属新材料生产与技术研发项目处理（贵金属提取），不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区市政管网，最终进入园区污水处理厂处理。根据调查了解，项目建设过程中已采取了严格的防渗措施，正常情况下，各种污水不会泄漏进入地下，不会导致污染物进入地下污染地下水，对地下水无影响。
6.2事故情况下对地下水环境的影响分析
（1）预测基本情况
1）预测情景设置
在事故状况下，由于生产过程的复杂性和工厂给排水的复杂性，导致生产废水有一定的事故泄漏发生概率，例如污水管网的破裂，收集池体防渗层破损发生渗漏等均会造成生产废水的渗漏，泄漏污水通过包气带泄漏到地下水环境当中，会对当地地下水造成污染。根据拟建项目的工艺特点，本次事故地下水水评价主要考虑生产废水泄漏对区域地下水的影响。
2）预测内容及时段
预测事故情况下，项目生产废水对下游区域地下水质的影响趋势。预测事故泄漏情况发生后20d、50d、100d、500d、1000d时的污染浓度分布情况。
3）预测因子
根据项目所处区域水文地质特征及地下水功能和用途，项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。根据建设单位提供的设计资料，项目生产废水中污染物浓度占标情况见下表。
表4-29    生产废水中主要污染物及其浓度统计表
	废水名称
	污染因子
	浓度（mg/L）

	生产废水
	SS
	254.6

	
	氯离子
	1365.4

	
	钠离子
	271.5

	
	硫酸根离子
	36.8

	
	铁
	18.7


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，项目对各项因子采用标准指数法进行排序，详见下表。
表4-30    生产废水污染因子标准指数法排序

	污染因子
	最大浓度（mg/L）
	Ⅲ类标准值（mg/L）
	标准指数
	排序

	悬浮物
	254.6
	/
	/
	/

	氯离子
	1365.4
	250
	5.46
	②

	钠离子
	271.5
	200
	1.36
	③

	硫酸根离子
	36.8
	250
	0.15
	④

	铁
	18.7
	0.3
	62.3
	①


由上表可知，项目生产废水中各污染物标准指数排序为：①铁、②氯离子、③钠离子，且此三个污染因子均超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。因此，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中9.5预测因子的要求，本次评价选用铁、氯离子和钠离子作为预测因子。
（2）预测方法
采用解析法进行预测。为了揭示污染物进入地下水后，地下水质的时空变化规律，将污染场地地下水污染物的溶质迁移问题概化为污染物连续注入的一端定浓度的一维水动力弥散问题。
预测按最不利的情况设计情景，废水瞬时排放，直接进入地下水，并在含水层中沿水力梯度方向径流，污染物浓度在未渗入地下水前不发生变化，不考虑污水在包气带中下渗过程的降解与吸附作用，不考虑含水层中对污染物的吸附、挥发、生物化学反应。设计情景为极端情况（最不利条件），用于表征污水排放对地下水环境的最大影响程度和影响范围。
由于收集及调查的水文地质资料有限，因此在模型计算中，对污染物的吸附、挥发、生物化学反应均不予以考虑，对模型中的各项参数均予保守性估计，选取最不利的参数进行计算，考虑污染源最大程度上对地下水水质的影响。
（3）解析模型
依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）的要求，结合区域水文地质条件和潜在污染源特征，对地下水环境影响预测采用一维半无限长多孔介质定浓度边界模型。其如公式为：
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式中：
x——距注入点的距离； m；
t——时间，d；
C——t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；
C0——注入的示踪剂浓度，mg/L；
u——水流速度，m/d；
DL——纵向弥散系数，m2/d；
erfc（）——余误差函数
（4）参数选取
根据项目水文地质图，项目区下部地层主要为泥盆系上统（D3），地下水类型为岩溶水，赋存于白云岩夹粉砂岩、页岩，根据项目压水试验成果及收集的同区域水文地质试验资料，根据《云南弘盛铂业新材料科技有限公司稀贵金属新材料生产研发项目岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》，项目区渗透系数为0.705m/d。
根据区域水文地质资料可知，项目区地下水埋深较深，地下水水力坡度一般在0.02以上，本项目地下水水力坡度取为0.02。根据达西定律：V=KI，（式中，K为渗透系数；I为水力梯度；V为地下水渗流速度），则地下水水流速度为0.0141m/d。项目区地下水含水层岩性主要为泥盆系上统（D3），岩性为白云岩夹粉砂岩、页岩，孔隙度按0.25计，有效孔隙度约为孔隙度的20%~30%，本次评价按30%计，则有效孔隙度以0.075计。因此，实际地下水流速U=V/ne=0.0141÷0.075=0.188m/d。
·弥散度和弥散系数
D. S. Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象。项目区及附近地下水类型为岩溶水，含水层岩性主要为三叠系中统灰岩、白云质灰岩，污染物在含水层中的迁移扩散速度较快。如图5.4.3-1所示。从图中我们可以看出弥散度在千米尺度范围内渐近于10m内。项目区含水层岩性主要为三叠系上统大水塘组（T3d2），因此计算时纵向弥散度aL取为10m。
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图4-3   弥散度与区域尺度关系图（据Zech等2015年）
弥散系数的确定按下列方法取得：
DL=aL×Um
式中：DL——纵向弥散系数；
aL——纵向弥散度；
U——实际地下水流速；
m——经验系数，取值1。
经计算，区域纵向弥散系数为1.88m2/d。
（5）预测结果
1）固定时间，不同距离浓度预测
本评价考虑预处理池池体破损，生产废水泄漏下渗进入地下水中，将各项参数带入所建立的解析数学模型中，计算污染发生后污染发生后20d、50d、100d、500d、1000d时间点上污染源下游不同位置地下水中的铁、氯离子、钠离子浓度变化情况，见表4-31、表4-32、表4-33。
表4-31   预处理池事故泄漏下游地下水中铁浓度变化情况表
	时间（d）
距离（m）
	铁

	
	20d
	50d
	100d
	500d
	1000d

	0
	18.7
	18.7
	18.7
	18.7
	18.7

	10
	7.272241
	13.01651
	16.11707
	18.62551
	18.697

	20
	0.995909
	6.320944
	12.02498
	18.46959
	18.69044

	30
	0.04177475
	2.005773
	7.493949
	18.18766
	18.67768

	40
	
	0.4003677
	3.803028
	17.72886
	18.65475

	50
	
	0.04916861
	1.544755
	17.04388
	18.61592

	60
	
	
	0.4964558
	16.09573
	18.55342

	70
	
	
	0.1252542
	14.87113
	18.45712

	80
	
	
	0.02467441
	13.38929
	18.31455

	90
	
	
	
	11.70456
	18.11111

	100
	
	
	
	9.901361
	17.83077

	110
	
	
	
	8.0818
	17.45717

	120
	
	
	
	6.348866
	16.97503

	130
	
	
	
	4.789859
	16.37203

	140
	
	
	
	3.464141
	15.64059

	150
	
	
	
	2.397994
	14.7796

	160
	
	
	
	1.586794
	13.79563

	170
	
	
	
	1.002639
	12.70347

	180
	
	
	
	0.6044023
	11.52569

	190
	
	
	
	0.347324
	10.29139

	200
	
	
	
	0.1901481
	9.034009

	210
	
	
	
	0.09912042
	7.7887

	220
	
	
	
	
	6.589392

	230
	
	
	
	
	5.466115

	240
	
	
	
	
	4.442794

	250
	
	
	
	
	3.584343

	260
	
	
	
	
	2.791296

	270
	
	
	
	
	2.126049

	280
	
	
	
	
	1.583226

	290
	
	
	
	
	1.152723

	300
	
	
	
	
	0.8222527

	310
	
	
	
	
	0.5566529

	320
	
	
	
	
	0.3750299

	330
	
	
	
	
	0.1923395

	340
	
	
	
	
	0.1232406
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图4-4  预处理池事故泄漏下铁扩散曲线图
表4-32    预处理池事故泄漏下游地下水中氯离子浓度变化情况表
	时间（d）
距离（m）
	氯离子

	
	20d
	50d
	100d
	500d
	1000d

	0
	1365.4
	1365.4
	1365.4
	1365.4
	1365.4

	10
	530.9902
	950.414
	1176.805
	1359.961
	1365.181

	20
	72.71733
	461.5303
	878.0164
	1348.576
	1364.702

	30
	3.050227
	146.4536
	547.1785
	1327.991
	1363.771

	40
	
	29.23326
	277.6821
	1294.491
	1362.096

	50
	
	3.590097
	112.7919
	1244.477
	1359.261

	60
	
	
	36.24924
	1175.246
	1354.697

	70
	
	
	9.145564
	1085.831
	1347.666

	80
	
	
	
	977.6328
	1337.256

	90
	
	
	
	854.6204
	1322.401

	100
	
	
	
	722.9583
	1301.933

	110
	
	
	
	590.101
	1274.653

	120
	
	
	
	463.5691
	1239.45

	130
	
	
	
	349.7365
	1195.421

	140
	
	
	
	252.9379
	1142.014

	150
	
	
	
	175.092
	1079.148

	160
	
	
	
	115.8615
	1007.302

	170
	
	
	
	73.20872
	927.5568

	180
	
	
	
	44.13107
	841.5604

	190
	
	
	
	25.36023
	751.4362

	200
	
	
	
	13.88386
	659.6276

	210
	
	
	
	7.237381
	568.7

	220
	
	
	
	
	481.1313

	230
	
	
	
	
	399.1141

	240
	
	
	
	
	324.3953

	250
	
	
	
	
	261.7145

	260
	
	
	
	
	203.8094

	270
	
	
	
	
	155.2357

	280
	
	
	
	
	115.6009

	290
	
	
	
	
	84.16727

	300
	
	
	
	
	60.03764

	310
	
	
	
	
	40.64459

	320
	
	
	
	
	27.3832

	330
	
	
	
	
	14.04387

	340
	
	
	
	
	8.998541
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图4-5   预处理池事故泄漏下氯离子扩散曲线图
表4-33   预处理池事故泄漏下游地下水中钠离子浓度变化情况表
	时间（d）
距离（m）
	钠离子

	
	20d
	50d
	100d
	500d
	1000d

	0
	271.5
	271.5
	271.5
	271.5
	271.5

	10
	105.5836
	188.983
	233.9992
	270.4185
	271.4564

	20
	14.45932
	91.77199
	174.5873
	268.1547
	271.3612

	30
	0.6065158
	29.12124
	108.8025
	264.0614
	271.176

	40
	
	5.812825
	55.21509
	257.4002
	270.843

	50
	
	
	22.42787
	247.4552
	270.2793

	60
	
	
	7.207901
	233.6893
	269.3718

	70
	
	
	1.81853
	215.9098
	267.9737

	80
	
	
	
	194.3953
	265.9037

	90
	
	
	
	169.9351
	262.95

	100
	
	
	
	143.7551
	258.8799

	110
	
	
	
	117.3373
	253.4556

	120
	
	
	
	92.17738
	246.4557

	130
	
	
	
	69.5426
	237.7009

	140
	
	
	
	50.29488
	227.0813

	150
	
	
	
	34.81579
	214.5808

	160
	
	
	
	23.03822
	200.2948

	170
	
	
	
	14.55703
	184.438

	180
	
	
	
	8.775146
	167.3382

	190
	
	
	
	5.042699
	149.4177

	200
	
	
	
	2.760706
	131.1622

	210
	
	
	
	
	113.0819

	220
	
	
	
	
	95.66952

	230
	
	
	
	
	79.36098

	240
	
	
	
	
	64.50367

	250
	
	
	
	
	52.04006

	260
	
	
	
	
	40.52604

	270
	
	
	
	
	30.86751

	280
	
	
	
	
	22.98641

	290
	
	
	
	
	16.73606

	300
	
	
	
	
	11.93805

	310
	
	
	
	
	8.081885

	320
	
	
	
	
	5.444953

	330
	
	
	
	
	2.792522
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图4-6   预处理池事故泄漏下钠离子扩散曲线图
根据预测结果可以看出，当预处理池防渗层破损或破裂时污染物沿地下水流向下游迁移，而且随着泄漏时间的增长，污染物影响的范围逐渐变大。根据预测可知，铁在连续泄漏20d情况下，下游28.6m处出现超标；连续泄漏50d情况下，下游41.2m处出现超标；连续泄漏100d情况下，下游63.6m处出现超标；连续泄漏500d情况下，下游192.3m处出现超标；连续泄漏1000d情况下，下游323.8m处出现超标。氯离子在连续泄漏20d情况下，下游15.1m处出现超标；连续泄漏50d情况下，下游25.9m处出现超标；连续泄漏100d情况下，下游41.3m处出现超标；连续泄漏500d情况下，下游140.2m处出现超标；连续泄漏1000d情况下，下游251.9m处出现超标。钠离子在连续泄漏20d情况下，下游4.1m处出现超标；连续泄漏50d情况下，下游8.7m处出现超标；连续泄漏100d情况下，下游12.6m处出现超标；连续泄漏500d情况下，下游77.5m处出现超标；连续泄漏1000d情况下，下游160.2m处出现超标。
综上所述，根据预测结果分析可知，在预处理池防渗层出现破损或破裂，生产废水发生渗漏的非正常状况时，随着时间的增加，生产废水通过防渗层发生渗漏的量会逐渐增加，渗漏进入含水层中的污染物的迁移扩散距离越来越大，且渗漏进入含水层中的污染物在短时间内难以自净恢复，随着时间的增加，污染物在含水层中的迁移扩散距离还会增大，会对项目区及其下游的地下水环境造成一定程度的污染。
在项目运行过程中，须定期检查厂区各防渗设施的情况，若发现有破损部位须及时进行修补，定期对各跟踪监测井进行水质监测，以监控地下水受污染情况。加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。
2）固定距离，不同时间浓度预测
根据公司已批复的《稀贵金属资源循环利用项目环境影响报告书》提出的跟踪监测计划，厂区设置3个地下水监测井，分别为厂区西南侧的1#监测井（ZK1）、厂区北侧2#监测井（ZK2）、厂区东北侧3#监测井（ZK3），此3个监测井目前正在中。厂区地下水流方向下游监测井为北侧2#监测井（ZK2），距离项目区103m，本次评价考虑废酸处理系统生产废水暂存间泄漏下渗进入地下水中，将各污染物带入所建立的解析解，计算各污染物到达监测井的时间变化情况。
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	图4-7  铁到达监测井浓度变化情况
	图4-8   氯离子到达监测井浓度变化情况
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	图4-9  钠离子到达监测井浓度变化情况
	


根据上图可知，预处理池发生泄漏后，监测井中的各污染物浓度随着泄漏时间的推移逐渐升高，其中铁在206.6天时出现超标，氯离子在320.1天时出现超标，钠离子在656.5天时出现超标。
6.3地下水保护措施及对策
为了确保项目的生产运行不会对周围地下水产生污染，根据本评价采用地下水溶质解析模式进行预测及评价的结果，建设单位需采取分区防渗措施对场地进行防渗，并设置长期观测井，同时做好应急预案。
（1）污染控制措施的原则
地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。
①主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；
②被动控制，即末端控制措施，主要包括场地污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至废酸处理系统处理；
③实施重点区域地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；
④应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
（2）污染控制措施
1）源头控制措施
本项目的废水主要为纯水制备排水、样品检测尾液、实验器皿洗涤排水、喷淋塔排水、地面清洁废水、真空机组排水和生活污水。其中，纯水制备排水（浓水）、实验器皿洗涤排水、喷淋塔排水、真空机组排水、地面清洁废水经收集后排入项目废酸处理系统建成的预处理池预处理，后进入废酸处理系统进行处理，处理后回用作喷淋塔补充水、真空机组用水和厂区绿化用水；生活污水经化粪池处理后排入园区市政污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。首先从源头上控制污染废水，各输水管线采用质量检验合格的管材，委托专业的施工单位进行施工，同时，对厂内的各类收集池采用混凝土结构，减少泄漏的概率；对废酸处理系统、试剂库等区域进行防渗处理，并设置于封闭空间内，废水输送管道要经常巡查，废水输送管道连接部位采取钢制管线并焊接，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。
2）分区防治措施
依据项目可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
①重点防渗区：将废酸处理系统、预处理池、试剂库、事故池划分为重点防渗区，根据调查，项目建设过程中废酸处理系统、预处理池、试剂库已进行了防渗处理，采用复合防渗结构用压实粘土（等效粘土防渗层厚度不小于1m，渗透系数≤10-7cm/s）+600g/m2无纺土工布复合基础为地基，其上铺设2mm厚HDPE膜（渗透系数≤10-10cm/s），池体采用抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10-8cm/s）浇筑；后续建设事故池时，池体采用抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10-8cm/s）浇筑。
②一般防渗区：研发中心、稀贵金属新材料研发实验室2等区域划分为一般防渗区，根据调查了解，研发中心、稀贵金属新材料研发实验室2已进行了防渗处理，采用防渗混凝土进行防渗，厚度不小于150mm，渗透系数≤10-7cm/s。
③简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区之外的区域进行简单防渗，主要为道路及广场区域等。根据调查，道路及广场区域等区域已用混凝土进行了硬化处理。
本项目厂区防渗内容汇总见下表：
表4-34   项目防渗分区表
	分区
	项目
	防渗要求及标准

	重点防渗区
	废酸处理系统、预处理池、试剂库、事故池等
	项目建设过程中废酸处理系统、预处理池、试剂库已进行了防渗处理，采用复合防渗结构用压实粘土（等效粘土防渗层厚度不小于1m，渗透系数≤10-7cm/s）+600g/m2无纺土工布复合基础为地基，其上铺设2mm厚HDPE膜（渗透系数≤10-10cm/s），池体采用抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10-8cm/s）浇筑；后续建设事故池时，池体采用抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10-8cm/s）浇筑。

	一般防渗区
	研发中心、稀贵金属新材料研发实验室2等区域
	研发中心、稀贵金属新材料研发实验室2等已进行了防渗处理，采用防渗混凝土进行防渗，厚度不小于150mm，渗透系数≤10-7cm/s

	简单防渗区
	道路及广场区域等
	已用混凝土进行了硬化处理


（3）建立地下水环境监测系统
建立厂区地下水环境跟踪监测体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。企业不具备监测能力，可以委托第三方有资质检测机构进行检测。
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水跟踪监测原则，项目为二级评价，一般不少于3个跟踪监测点位，应包含背景值监测点、地下水环境影响跟踪监测点、污染扩散监测点等，本工程地下水根据监测井设置情况如下：
1）监测点位：根据2026年公司已批复的《云南弘盛铂业新材料科技有限公司稀贵金属资源循环利用项目环境影响报告书》，“报告书”提出厂区设置3个地下水监测井进行根据监测，分别为厂区西南侧的1#监测井（ZK1）、厂区北侧2#监测井（ZK2）、厂区东北侧3#监测井（ZK3），此3个监测井目前正在建设中，根据监测计划进行环境质量监测，以达到跟踪监控项目区域地下水环境质量的目的。本项目地下水跟踪监测井依托“报告书”提出的跟踪监测井进行跟踪监测，其中厂区西南侧的1#监测井（ZK1）位于项目区地下水水流方向的上游，厂区北侧2#监测井（ZK2）位于项目区地下水水流方向的下游，厂区东北侧3#监测井（ZK3）位于项目区地下水水流方向的侧游，地下水跟踪监测井具有一定的代表性，可监控项目运行过程中对地下水环境的污染情况，因此，项目依托“报告书”提出的跟踪监测井进行跟踪监测是可行的。
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图4-10    地下水监测井分布图
2）监测频率：每半年监测1次（尽量保证枯水期和丰水期各1次），事故情况下加密监测频次；
3）监测因子：pH、铁、氯离子、钠离子等，以及跟踪监测井水位。
监测结果要以监测报告的形式及时上报给当地生态环境主管部门，监测报告应包括，排放污染物的种类、数量、浓度，以及排放设施、治理措施运行状况和运行效果等内容。监测结果上报每6月一次。
每周对废酸处理系统、生产废水收集池、试剂库和事故池等重点部位开展防渗检查，提高管理意识，加强规范操作，建立并完善事故应急处理体系。
7、土壤环境影响分析
7.1土壤环境影响识别
本项目对土壤环境影响主要表现在以下几方面。
根据工程分析，确定拟建项目土壤环境影响类型属于污染影响型。污染影响型项目土壤污染的途径主要有垂直入渗、大气沉降和地表漫流三种。
拟建项目产生的废气、废水及固体废物均有可能对区域土壤产生影响。本工程生产过程中固体废物均有对应的处理处置措施，均不对外环境排放；活垃圾收集后由环卫部门清运并处置，因此，正常情况下不会对土壤环境造成影响。
项目大气污染物主要为酸性废气，经酸雾吸收系统处理后，排放浓度极低，不会对区域土壤环境形成大气酸沉降；本工程在成产过程中不会通过沉降作用对地表土壤造成影响。厂区建立完善的水污染三级防控体系，因此，基本不会发生污染物通过地表漫流污染土壤环境的情况。拟建项目对土壤环境造成污染的可能途径为垂直入渗。
当预处理池混凝土结构出现裂缝，含酸废水可能发生泄漏造成土壤环境污染影响造成土壤酸化。
表4-35   土壤环境影响类型与影响途径识别表
	时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	运营期
	/
	/
	√
	/


表4-36    污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子
	备注

	废水
	废酸处理系统
	垂直入渗
	pH、SS、氯离子、铁、钠离子等
	pH
	事故，敏感目标耕地


7.2土壤环境影响预测
（1）预测评价时段
根据环境影响识别及项目特征，本次评价预测评价时段取5年、10年、20年、30年。
（2）预测与评价因子
本项目废酸洗液主要为HCl，因此，本次选取氢离子作为土壤预测因子。
（3）预测与评价方法
本次预测评价采用《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录E中的方法一。
（4）氢离子预测与评价：
①单位质量土壤中某种物质的增量使用下式计算：
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式中：△S—单位质量表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg；
Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸、游离碱输入量，mmol；根据建设单位提供设计资料，本项目废酸洗液盐酸含量浓度25g/L、氢离子分子量1，则游离酸输入量可取2.5×104mmol。
Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶排出的游离酸、游离碱的量，mmol；本次以氢离子全部被土壤吸附，排出量为0；
Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的游离酸、游离碱的量，mmol；本次以入渗水不形成径流，排出量为0；
pb—表层土壤容重，kg/m3，1450kg/m3；
A—预测评价范围，m²，本次取含废水暂存池占地面积40m²；
D—表层土壤深度，一般取0.2m；
n—持续年份，a。本项目营运期较长，无法确定项目停产年限；本次评价分别预测1年、3年、5年、10年、20年、30年土壤中氢离子的含量。n分别取1、3、5、10、20、30。
②单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增加量叠加现状值进行计算，
S=Sb+△S
式中：Sb一单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；
酸性物质或者碱性物质排放后表层土壤pH预测值，可根据土壤游离酸或游离碱浓度的增量进行计算：
pH=pHb±△S/BCpH
式中：pHb—土壤pH现状值；pH现状值6.49；
BCpH—缓冲容量，mmol/(kg·pH)；参照云南省类似山原红壤土酸缓冲容重取15mmol/（kg·pH）；
pH—土壤pH预测值。
综上所述，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D-表D.2土壤酸化、碱化分级标准，项目土壤酸化预测结果如下：
表4-37  土壤酸化、碱化分级标准
	土壤pH值
	土壤酸化、碱化程度

	pH＜3.5
	极重度酸化

	3.5≤pH＜4.0
	重度酸化

	4.0≤pH＜4.5
	中度酸化

	4.5≤pH＜5.5
	轻度酸化

	5.5≤pH＜8.5
	无酸化或碱化

	8.5≤pH＜9.0
	轻度碱化

	9.0≤pH＜9.5
	中度碱化

	9.5≤pH＜10
	重度碱化

	pH≥10
	极重度碱化


表4-38      土壤酸化预测结果
	

pH值
持续年份
	1
	3
	5
	10
	20
	30

	现状值
	6.49
	6.49
	6.49
	6.49
	6.49
	6.49

	变化值
	0.02
	0.05
	0.08
	0.13
	0.54
	0.62

	预测值
	6.47
	6.44
	6.41
	6.36
	5.95
	5.87

	酸化程度
	无酸化
	无酸化
	无酸化
	无酸化
	无酸化
	无酸化


由表可知，对照上表，预测30年pH值为5.87，对照上表可知区域未改变区域土壤酸化、碱化程度，因此本项目事故状态废酸处理系统废水暂存池事故状态下泄露对土壤影响较小。
7.3土壤环境保护措施与对策
（1）土壤污染防护措施
项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制，结合地下水污染防治措施，做好污水收集系统、污水输送管道、废酸处理系统等区域的防渗措施。
企业应制定严格的内部管理制度，强化员工管理，加强员工的清洁生产意识，强化设备的维护和维修管理，杜绝生产设备、管道阀门的跑冒滴漏，使生产设备和设施达到行业无泄漏企业的标准要求；运行期间加强设备巡检，定期检测，对易泄漏环节采取针对性改进措施，对泄漏点要及时修复，通过源头控制减少物料泄漏排放对土壤环境的影响。
加强废气处理设施的管理，保证生产废气达标排放。实施覆盖生产区的土壤污染监控系统，及时发现污染、及时控制。一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤，并使污染的到治理。合理利用项目区的空余空间，加强项目区的绿化；加强对厂区周围土壤环境的定期监测，建立土壤环境质量动态监测系统，及时反馈污染控制信息。
（2）跟踪监测
为保护土壤环境，建设单位应严格落实废气、废水以及固废治理措施，落实地下水分区防渗措施，厂内做好绿化。并且在本项目厂区内、厂区上风向、下风向各设1个土壤监测点，委托有资质的单位每3年监测一次，监测指标主要为pH、Hg、Pb、Cd、As、Cu、Ni、Cr等，监测结果向公众进行公开，以便及时发现问题，采取环保措施。
8、环境风险影响分析
8.1评价等级
根据对本项目使用的等物质危险性、功能单元重大危险源判定结果，结合环境敏感程度等因素分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分依据确定
（1）Q值确定
计算所涉及的每种危险物质的厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据调查，项目涉及的风险物质主要为盐酸（≥37%）、硝酸、三氯甲烷、乙酸乙酯、甲醇、硫酸等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关物质临界量的规定，本次评价根据以上方法对项目进行Q值计算，计算结果见表4-33。
表4-39   Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大储存总量 qn/t
	临界量Qn/t
	该种物质Q值

	1
	盐酸（≥37%）
	7647-01-0
	0.96
	7.5
	0.128

	2
	硝酸
	7697-37-2
	0.128
	7.5
	0.017

	3
	三氯甲烷
	67-66-3
	0.0013
	10
	0.00013

	4
	乙酸乙酯
	141-78-6
	0.0008
	10
	0.00008

	5
	甲醇
	67-56-1
	0.01
	10
	0.001

	6
	硫酸
	7664-93-9
	0.023
	10
	0.0023

	项目Q值Σ
	0.14851


根据计算，项目Q=0.14851，Q＜1。根据导则附录C.1.1条，本项目环境风险潜势直接根据Q 值判定为I，不再进行M 值和P值评估判断。
环境风险评价工作等级划分如下： 
表4-40   环境风险评价工作等级划分
	环境风险浅势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出简单的说明。见附录A。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）4.3 小节，风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。因此本次环境风险为简单分析，不设评价等级及评价范围。
8.2环境风险识别
（1）物质风险识别
根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录，项目涉及的突发环境风险物质主要为盐酸、硝酸、硫酸、甲醇、乙酸乙酯、三氯甲烷等。其理化性质、危害效应及生物毒性简述见表4-41。
表4-41     本项目危险物质危险特性识别表
	序号
	名称
	理化性质

	1
	盐酸
(≥37%)
	理化性质：六大无机强酸之一，无色液体，在空气中产生白雾，有刺激性气味；不可燃，密度1.179gml，熔点-27.32℃(38%溶液)，沸点48℃(38%溶液)。
危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。

	2
	硝酸(65%)
	理化性质：无色透明液体，有窒息性刺激气味；密度142g/ml，熔点-42℃，沸点83℃，易溶于水。
危险特性：强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、化氢、松节油等猛烈反成，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的粽色烟雾。具有强腐蚀性。

	3
	硫酸
	理化性质：硫酸为无色无臭油状液体，10.36℃时结晶，熔点10.371℃，沸点337℃，无色粘稠状液体，有强腐蚀性，有刺激性气味，易溶于水，生成稀硫酸。
危险特性：有强氧化性、强腐蚀性，会导致严重灼伤。

	4
	甲醇
	理化性质：‌无色透明液体‌，有类似乙醇的刺激性气味。熔点-97.8℃，沸点64.7℃，能与水、乙醇、乙醚等有机溶剂以任意比例混溶。
危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相对远的地方，遇火源会着火回燃。对中枢神经系统有麻醉作用：对视神经和网膜有特殊选择作用，引起病变：可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）：经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、甚至昏迷。

	5
	三氯甲烷
	理化性质：分子量119.39。无色透明易挥发液体，有特殊甜昧，凝固点-63.55℃，沸点61.6℃，能与乙醚、乙醇、苯、石油醚、四氯化碳、苯、二硫化碳和油类等混溶。微溶于水。不易燃烧，但长期曝露在空气中可以燃烧，发出火焰或高温。
危险特性：三氯甲烷主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。急性中毒：吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤湿热和粘膜刺激症状。以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等，重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动。同时可伴有肝、肾损害。误服中毒时，胃有烧灼感，伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状。液态可致皮炎、湿疹，甚至皮肤灼伤。慢性影响：主要引起肝脏损害，并有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状，少数有肾损害及嗜氯仿癖。

	6
	乙酸乙酯
	理化性质：无色澄清液体，熔点(℃)：-83.6，沸点(℃)：77.06，相对密度(水=1)：0.894--0.898，闪点(℃)（开杯）：7.2，引燃温度(℃)：426，微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。
危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。


（2）环境风险识别
1）实验过程中的风险
本实验室实验过程中主要的风险因素是实验时引起的燃烧爆炸和中毒现象。国内外生产经验表明，仪器故障、操作失误都可能发生物料泄漏、燃烧爆炸，威胁人身安全，污染环境。
2）储存过程中的风险
本实验室使用的盐酸、硝酸、硫酸、甲醇、乙酸乙酯等属于易燃危险物质，储存过程中潜在事故主要是事故泄漏或引发火灾及中毒事故。建设单位设置了化学品储存间，储存间地面全部采用防酸、防碱、防渗处理，不同物品分区存放，各类化学品均用专用容器存放。
储存装置结构材质选择不当，年久失修或腐蚀过重，监控系统失控，操作失误等，有可能造成装置内物质泄漏。泄漏物质具有可燃、有毒、挥发、腐蚀性，一旦发生泄漏，被员工吸收可造成中毒的危险，遇明火或闪火可引起火灾、爆炸的危险；污染物挥发泄漏等进入外环境，可造成环境污染等。
3）废气处理系统
本实验室废气处理系统故障情况下或管道破裂情况下，废气污染物无法得到有效去除，将会对周围环境造成较大影响。
4）废水处理系统
通过对废酸处理系统风险分析，污染事故的类型主要反应在废酸处理系统事故运行状况时，可能发生由于污水未经处理直接排放或回用而引发的环境问题，以及各污水处理构筑物防渗工程不到位引起的地下渗水。引发事故的主要环节有以下几个方面：
a、污水泵由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅时引起的水漫流。
b、废酸处理系统中因出现各类原因导致处理单元失去处理效果，造成处理效果差。
c、由于停电、设备损坏、废酸处理系统运行不正常等造成污水未经处理外溢，进而对周边区域甚至地表水体造成污染影响。
d、管道破裂、断裂及堵塞，使得废水外溢。
8.3环境风险防范措施
1）建筑安全防范措施
a、实验室内预留消防通道，且保持通道的畅通无阻，实验室应配套设置应急救援设施、救援通道、应急疏散及避难场所。
b、化学品储存间、危废暂存间、废酸处理系统、事故池等区域划分为重点防渗区；研发中心和稀贵金属新材料研发实验室2等区域划分为一般防渗区；行政办公等区域划分为简单防渗区(不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化)。同时厂区内设置有事故应急池，确保发生事故时，泄漏的化学品及灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水。
2）化学品储存安全防范措施
a、贮存化学品的数量构成危险源的贮存地点、设施和贮存量应符合要求。根据国家设计规范，不超负荷贮运危险化学品(运输由有危险品运输资质单位负责)。化学品储存间选用的建筑材料要符合《化工企业安全卫生设计规定》的要求；严格遵守《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》中的有关规定，加强管理，建立健全各项管理制度及执行制度的监督机制，认真做好危险化学品的出入库、贮存及养护工作。储存间配各专业知识的技术人员、并配备可靠的个人安全防护用品。
b、建设单位要加强原辅材料管理，原辅材料应定点采购并按标准检验，经检验合格后方可入库。
c、化学品库应当符合国家对安全、消防的要求，必须根据物品性质配备足够的、适应的消防器材，并配备经过培训的兼职或专职消防人员，应设置明显标志，并将管理度等张贴上墙。
3）化学品泄漏风险防范措施
为防止化学品泄漏事故的发生，建设单位要做好以下工作：
a、主要负责人必须保证化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对化学品的安全负责。主要负责人和安全管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后，方可任职。
b、严格实验管理，实验人员必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。
c、严格设备管理与维护，及时发现并消除设备隐患，严禁带病运转，确保装置实现安全。化学品储存间要设置通用报警装置，并保证在任何情况下处于正常使用状态。
d、要禁止使用不合格和过期老化的容器设备和配套管道，定期检验，采取必要的防火措施，防止发生泄漏爆炸事故。配各必要的防毒面具，有条件的可配备呼吸器。
e、化学品发生泄漏时，采取如下处理措施：配戴适宜的保护器具确认泄漏部位泄漏程度，采取相应的处理措施；利用备用的倒槽或罐等施，进行处理，减少泄漏量；当泄漏十分严重，并判定为危险时，迅速警告附近单位及居民，确定风向散状态，以利于避难。
4）实验事故防范措施
实验流程设计具有实现本质安全化的作用，要尽量合理、完善。对使用易燃、易爆、有毒物质的设备应加强封闭，并配置防火、防毒设施。设立包括安全操作规程、安全规章制度、设备运行档案、电气设施检测数据、安全部件检测记录等，为安全生产管理提供依据。
在实验过程中加强对仪器设备及管道的巡视和检修，防止跑、冒、滴、漏等现象发生。要贯彻“预防为主、安全第一”的方针，把安全生产的要求切实体现到工艺设计之中去。
5）废气处理系统事故防范措施
本实验室废气处理系统故障，会导致废气短时间内非正常排放，废气处理系统出现故障容易发现并及时进行检修。安排专人加强对废气处理系统的日常维护，定期更换问题元件，认真填写巡检记录，认真记录设备运行情况，若发现异样，如设备参数等问题，应立即联系厂家进行处理，保证及时恢复正常运行。
6）水风险事故防范措施
a、平时注意废水处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行，开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保废水排放要求。
b、设置事故应急水池，以备事故状态下可及时收储事故废水。应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废水能及时处理。
7）火灾事故防范措施
a、化学品贮存的场所必须符合防火要求，远离火种，应与易燃或可燃物分开存放。
b、出入库必须检查登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度，进出仓库时严禁携带火种、禁止在仓库内吸烟、玩火。
c、按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及《自动喷水灭火系统设计规范》（GB150084-2001）等有关国家规范进行设计，建（构）筑物的防火间距、消防通道等应满足甚至高于消防规范的要求。各建筑物均设有安全出入口，厂区周围留有消防通道，配置相应数量的消防栓数量和用水量。为预防停电、停水等造成的事故性污染，应确保主车间的一级用电负荷，并采用二回路供电。除设置工作照明外，根据规范在个别场所还设置应急照明、检修照明及障碍照明。根据环境情况选择相应的灯具型式；根据规范规定，对各类工业建、构筑物考虑防雷和避雷措施等。
4）加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。作好操作人员的技术培训和风险教育，提高操作人员的技术素质、风险意识和应变能力。要对设备操作人员进行法制和纪律教育，做到严格执行各项规章制度，不能违章作业、冒险蛮干。要用法律、法规、纪律约束、统一生产行为，从而控制由于人的异常行为导致风险事故发生
8.4环境风险防范措施
1）储存区域化学品泄漏应急处置措施
①立即停止试剂库受料或送料等作业。
②切断泄漏现场的电源和火源，禁止动火和车辆进入，以免造成火灾。
③泄漏现场经充分处理且分析合格符合作业条件后进行维修作业。
2）废气处理系统故障应急处理措施
当废气净化装置损坏，不能有效处理实验废气，导致实验废气非正常排放时，需立即停止实验，查找故障原因，并进行相应的故障排除。确保废气正常达标排放。
3）废水处置设施故障应急处理措施
①及时组织专业技术人员，对废水处理系统进行检修，在最短时间内排除故障。平时应加强各专业技术人员的岗位管理及专业培训。做好事故应急宣传教育。
②设置事故应急水池，收储事故废水，故障排除后需将所有污废水泵至废酸处理系统进行处理。
4）风险事故应急预案
建议企业根据生态环境部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，制定突发环境事件应急预案，报玉溪市生态环境局通海分局备案。定期组织应急演练，依靠实验室的安全防护设施和事故应急措施预防发生事故，发生事故时也能及时控制事故，防止事故蔓延，把事故对环境的影响降低到最小程度并减少事故带来的人员伤亡和财产损失。
建设项目环境风险简单分析内容见表4-42。
表4-42    建设项目环境风险简单分析表
	建设项目名称
	稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目

	建设地点
	项目位于云南省玉溪市通海县通海产业园区里山片区，位于云南弘盛铂业新材料科技有限公司厂区内

	地理坐标
	经度
	102°46′26.622″
	纬度
	24°5′44.288″

	主要危险物质及分布
	盐酸、硝酸、硫酸、甲醇、三氯甲烷、乙酸乙酯等化学试剂，存放于试剂库

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	泄漏，造成土壤、地下水环境污染；火灾爆炸

	风险防范措施要求
	1）建筑安全防范措施
a、实验室内预留消防通道，且保持通道的畅通无阻，实验室应配套设置应急救援设施、救援通道、应急疏散及避难场所。
b、废酸处理系统、预处理池、试剂库、事故池划分为重点防渗区；研发中心、稀贵金属新材料研发实验室2等区域划分为一般防渗区；除重点防渗区和一般防渗区之外的区域进行简单防渗，主要为道路及广场区域等。同时厂区内设置有事故应急池，确保发生事故时，泄漏的化学品及灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水。
2）化学品储存安全防范措施
a、贮存化学品的数量构成危险源的贮存地点、设施和贮存量应符合要求。根据国家设计规范，不超负荷贮运危险化学品(运输由有危险品运输资质单位负责)。化学品储存间选用的建筑材料要符合《化工企业安全卫生设计规定》的要求；严格遵守《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》中的有关规定，加强管理，建立健全各项管理制度及执行制度的监督机制，认真做好危险化学品的出入库、贮存及养护工作。储存间配各专业知识的技术人员、并配备可靠的个人安全防护用品。
b、建设单位要加强原辅材料管理，原辅材料应定点采购并按标准检验，经检验合格后方可入库。
c、化学品库应当符合国家对安全、消防的要求，必须根据物品性质配备足够的、适应的消防器材，并配备经过培训的兼职或专职消防人员，应设置明显标志，并将管理度等张贴上墙。
3）化学品泄漏风险防范措施
为防止化学品泄漏事故的发生，建设单位要做好以下工作：
a、主要负责人必须保证化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对化学品的安全负责。主要负责人和安全管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后，方可任职。
b、严格实验管理，实验人员必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。
c、严格设备管理与维护，及时发现并消除设备隐患，严禁带病运转，确保装置实现安全。化学品储存间要设置通用报警装置，并保证在任何情况下处于正常使用状态。
d、要禁止使用不合格和过期老化的容器设备和配套管道，定期检验，采取必要的防火措施，防止发生泄漏爆炸事故。配各必要的防毒面具，有条件的可配备呼吸器。
e、化学品发生泄漏时，采取如下处理措施：配戴适宜的保护器具确认泄漏部位泄漏程度，采取相应的处理措施；利用备用的倒槽或罐等设施，进行处理，减少泄漏量；当泄漏十分严重，并判定为危险时，迅速警告附近单位及居民，确定风向散状态，以利于避难。
4）实验事故防范措施
实验流程设计具有实现本质安全化的作用，要尽量合理、完善。对使用易燃、易爆、有毒物质的设备应加强封闭，并配置防火、防毒设施。设立包括安全操作规程、安全规章制度、设备运行档案、电气设施检测数据、安全部件检测记录等，为安全生产管理提供依据。
在实验过程中加强对仪器设备及管道的巡视和检修，防止跑、冒、滴、漏等现象发生。要贯彻“预防为主、安全第一”的方针，把安全生产的要求切实体现到工艺设计之中去。
5）废气处理系统事故防范措施
本实验室废气处理系统故障，会导致废气短时间内非正常排放，废气处理系统出现故障容易发现并及时进行检修。安排专人加强对废气处理系统的日常维护，定期更换问题元件，认真填写巡检记录，认真记录设备运行情况，若发现异样，如设备参数等问题，应立即联系厂家进行处理，保证及时恢复正常运行。
6）水风险事故防范措施
a、平时注意废水处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行，开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保废水排放要求。
b、设置事故应急水池，以备事故状态下可及时收储事故废水。应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废水能及时处理。
7）火灾事故防范措施
a、化学品贮存的场所必须符合防火要求，远离火种，应与易燃或可燃物分开存放。
b、出入库必须检查登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度，进出仓库时严禁携带火种、禁止在仓库内吸烟、玩火。
c、按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及《自动喷水灭火系统设计规范》（GB150084-2001）等有关国家规范进行设计，建（构）筑物的防火间距、消防通道等应满足甚至高于消防规范的要求。各建筑物均设有安全出入口，厂区周围留有消防通道，配置相应数量的消防栓数量和用水量。为预防停电、停水等造成的事故性污染，应确保主车间的一级用电负荷，并采用二回路供电。除设置工作照明外，根据规范在个别场所还设置应急照明、检修照明及障碍照明。根据环境情况选择相应的灯具型式；根据规范规定，对各类工业建、构筑物考虑防雷和避雷措施等。
4）加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。作好操作人员的技术培训和风险教育，提高操作人员的技术素质、风险意识和应变能力。要对设备操作人员进行法制和纪律教育，做到严格执行各项规章制度，不能违章作业、冒险蛮干。要用法律、法规、纪律约束、统一生产行为，从而控制由于人的异常行为导致风险事故发生。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
项目Q值小于1，故环境风险潜势为Ⅰ，只进行简单分析。
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[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	研发中心实验废气（DA002）
	颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、NOx
	颗粒物经布袋除尘（TA003）后由15米高排气筒排放，非甲烷总烃、氯化氢、NOx经碱性喷淋塔+活性炭（TA004）处理后由15米高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织最高允许排放浓度限值

	
	实验室2实验废气（DA003）
	非甲烷总烃、氯化氢
	经碱性喷淋塔+活性炭（TA005）处理后由15米高排气筒排放
	

	
	厂界无组织废气
	颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、NOx
	实验室通风换气
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放限值

	
	无组织有机废气（厂房外）
	非甲烷总烃
	大气扩散
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中标准

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、TP、SS、粪大肠菌群
	经化粪池处理后排入园区市政管网
	《污水综合排放标准》GB8978-1996（表4）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准

	
	纯水制备排水
	悬浮物、盐类
	经收集后全部进入废酸处理系统处理（处理工艺为：预处理-预热-低温蒸发浓缩-浓缩液循环处理）
	不外排

	
	样品检测尾液
	悬浮物、贵金属
	转稀贵金属新材料生产与技术研发项目处理（贵金属提取）
	

	
	实验器皿洗涤废水
	pH、悬浮物、氯离子、钠离子、硫酸根离子、铁离子及各种贵金属离子
	经收集后全部进入废酸处理系统处理（处理工艺为：预处理-预热-低温蒸发浓缩-浓缩液循环处理）
	

	
	喷淋塔更换废水
	pH、悬浮物、氯离子、钠离子、硫酸根离子
	经收集后全部进入废酸处理系统处理（处理工艺为：预处理-预热-低温蒸发浓缩-浓缩液循环处理）
	

	
	真空机循环水排水
	pH、悬浮物、氯离子、钠离子、硫酸根离子
	经收集后全部进入废酸处理系统处理（处理工艺为：预处理-预热-低温蒸发浓缩-浓缩液循环处理）
	

	
	地面清洁废水
	pH、悬浮物
	经收集后全部进入废酸处理系统处理（处理工艺为：预处理-预热-低温蒸发浓缩-浓缩液循环处理）
	

	声环境
	生产设备
	Leq（dB（A））
	选用低噪声设备，风机安装消声器、基础减震、距离衰减、墙体隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值

	固体废物
	（1）废酸处理系统产生的结晶盐
结晶盐固废属性无法判别。本环评提出，后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控。如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置。
（2）边角料、金属碎屑
边角料和金属碎屑均为贵金属，统一收集后，外售回收单位。
（3）废包装材料
废包装袋主要为纸箱和塑料等，经收集后外售给物资回收单位。
（4）废反渗透膜和废滤芯
纯水制备中反渗透膜和滤芯需要定期更换，由更换厂家回收处置。
（5）化粪池污泥
化粪池污泥定期委托环卫部门清掏。
（6）布袋除尘灰
除尘灰收集后回用于实验工段。
（7）生活垃圾
生活垃圾经垃圾箱收集后，由环卫部门清运处置。
（8）实验过滤渣及废滤纸
过滤渣和废滤纸属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-047-49，收集暂存在厂区已建的危险废物贮存库，委托有资质的单位收运处置。
（9）废试剂
根据《国家危险废物名录》（2025年），废化学试剂属于危险废物，废物类别为HW49，危废代码为900-047-49，由废液桶集中收集后暂存于厂区已有的危险废物贮存库，并委托有资质单位定期收运处理。
（10）实验室废液
项目运行过程中会产生一定量的实验室废液，主要成分为废酸，根据《国家危险废物名录》（2025年），废酸属于危险废物，废物类别为HW49，危废代码为900-047-49，废酸采用废液桶进行收集后采用氢氧化钠进行中和处理，定期运至项目建设的废酸处理系统进行处理。
（11）废活性炭
根据《国家危险废物名录》（2025年），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码 900-039-49“烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”。产生的废活性炭由更换厂家带走处置。
（12）预处理池预处理沉降物
预处理池暂存和预处理生产废水过程中会沉降出金属固态水解产物，沉降物属性无法判别，本环评提出，后续运行时建设单位按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控。如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置。

	电磁辐射
	无

	土壤及地下水
污染防治措施
	1、地下水污染防治措施
（1）源头控制措施
本项目的废水主要为纯水制备排水、样品检测尾液、实验器皿洗涤排水、喷淋塔排水、地面清洁废水、真空机组排水和生活污水，纯水制备排水（浓水）、实验器皿洗涤排水、喷淋塔排水、真空机组排水、地面清洁废水经收集后排入进入预处理池进行预处理后进入废酸处理系统进行处理，处理后的蒸馏水用作喷淋塔补充水、真空机组用水和绿化用水；生活污水经化粪池处理后排入园区市政污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。首先从源头上控制污染废水，各输水管线采用质量检验合格的管材，委托专业的施工单位进行施工，同时，对厂内的各类收集池采用混凝土结构，减少泄漏的概率；对污水处理站、试剂库等区域进行防渗处理，并设置于封闭空间内，废水输送管道要经常巡查，废水输送管道连接部位采取钢制管线并焊接，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。
（2）分区防治措施
依据项目可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
①重点防渗区：将废酸处理系统、预处理池、试剂库、事故池划分为重点防渗区，根据调查，项目建设过程中废酸处理系统、预处理池、试剂库已进行了防渗处理，采用复合防渗结构用压实粘土（等效粘土防渗层厚度不小于1m，渗透系数≤10-7cm/s）+600g/m2无纺土工布复合基础为地基，其上铺设2mm厚HDPE膜（渗透系数≤10-10cm/s），池体采用抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10-8cm/s）浇筑；后续建设事故池时，池体采用抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10-8cm/s）浇筑。
②一般防渗区：研发中心、稀贵金属新材料研发实验室2等区域划分为一般防渗区，根据调查了解，研发中心、稀贵金属新材料研发实验室2已进行了防渗处理，采用防渗混凝土进行防渗，厚度不小于150mm，渗透系数≤10-7cm/s。
③简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区之外的区域进行简单防渗，主要为道路及广场区域等。根据调查，道路及广场区域等区域已用混凝土进行了硬化处理。
2、建立地下水环境监测系统
建立厂区地下水环境跟踪监测体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。企业不具备监测能力，可以委托第三方有资质检测机构进行检测。
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水跟踪监测原则，项目为二级评价，一般不少于3个跟踪监测点位，应包含背景值监测点、地下水环境影响跟踪监测点、污染扩散监测点等，本工程地下水根据监测井设置情况如下：
（1） 监测点位：根据2026年公司已批复的《云南弘盛铂业新材料科技有限公司稀贵金属资源循环利用项目环境影响报告书》，“报告书”提出厂区设置3个地下水监测井进行根据监测，分别为厂区西南侧的1#监测井（ZK1）、厂区北侧2#监测井（ZK2）、厂区东北侧3#监测井（ZK3），此3个监测井目前正在中，根据监测计划进行环境质量监测，以达到跟踪监控项目区域地下水环境质量的目的。本项目地下水跟踪监测井依托“报告书”提出的跟踪监测井进行跟踪监测，其中厂区西南侧的1#监测井（ZK1）位于项目区地下水水流方向的上游，厂区北侧2#监测井（ZK2）位于项目区地下水水流方向的下游，厂区东北侧3#监测井（ZK3）位于项目区地下水水流方向的侧游，地下水跟踪监测井具有一定的代表性，可监控项目运行过程中对地下水环境的污染情况。
3、建立地下水应急预案和应急处置
（1）应急预案
在制定全厂企业安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急预案，并应与其它应急预案相协调。
地下水应急预案应包括以下内容：
①应急预案的日常协调和指挥机构；
②相关部门在应急预案中的职责和分工；
③地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染源评估；
④应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；
⑤社会支持和援助，应急救援的经费保障。
（2）应急处置
一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案采取紧急措施，分述如下：
①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司主管领导，并及时向有关政府部门及当地的生态环境部门报告，通过监测井监测密切关注地下水水质变化情况。
②同时组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对环境污染的影响。
③当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，委托专业单位对污染区地下水进行人工抽采形成地下水降落漏斗，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。
④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。
⑤必要时应请求社会应急力量协助处理。
4、土壤污染防护措施
项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制，结合地下水污染防治措施，做好污水收集系统、污水输送管道、废酸处理系统等区域的防渗措施。
企业应制定严格的内部管理制度，强化员工管理，加强员工的清洁生产意识，强化设备的维护和维修管理，杜绝生产设备、管道阀门的跑冒滴漏，使生产设备和设施达到行业无泄漏企业的标准要求；运行期间加强设备巡检，定期检测，对易泄漏环节采取针对性改进措施，对泄漏点要及时修复，通过源头控制减少物料泄漏排放对土壤环境的影响。
加强废气处理设施的管理，保证生产废气达标排放。实施覆盖生产区的土壤污染监控系统，及时发现污染、及时控制。一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤，并使污染的到治理。合理利用项目区的空余空间，加强项目区的绿化；加强对厂区周围土壤环境的定期监测，建立土壤环境质量动态监测系统，及时反馈污染控制信息。
5、跟踪监测
为保护土壤环境，建设单位应严格落实废气、废水以及固废治理措施，落实地下水分区防渗措施，厂内做好绿化。并且在本项目厂区内、厂区上风向、下风向各设1个土壤监测点，委托有资质的单位每3年监测一次，监测指标主要为pH、Hg、Pb、Cd、As、Cu、Ni、Cr等，监测结果向公众进行公开，以便及时发现问题，采取环保措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	1）建筑安全防范措施
a、实验室内预留消防通道，且保持通道的畅通无阻，实验室应配套设置应急救援设施、救援通道、应急疏散及避难场所。
b、废酸处理系统、预处理池、试剂库、事故池划分为重点防渗区；研发中心、稀贵金属新材料研发实验室2等区域划分为一般防渗区；除重点防渗区和一般防渗区之外的区域进行简单防渗，主要为道路及广场区域等。同时厂区内设置有事故应急池，确保发生事故时，泄漏的化学品及灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水。
2）化学品储存安全防范措施
a、贮存化学品的数量构成危险源的贮存地点、设施和贮存量应符合要求。根据国家设计规范，不超负荷贮运危险化学品(运输由有危险品运输资质单位负责)。化学品储存间选用的建筑材料要符合《化工企业安全卫生设计规定》的要求；严格遵守《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》中的有关规定，加强管理，建立健全各项管理制度及执行制度的监督机制，认真做好危险化学品的出入库、贮存及养护工作。储存间配各专业知识的技术人员、并配备可靠的个人安全防护用品。
b、建设单位要加强原辅材料管理，原辅材料应定点采购并按标准检验，经检验合格后方可入库。
c、化学品库应当符合国家对安全、消防的要求，必须根据物品性质配备足够的、适应的消防器材，并配备经过培训的兼职或专职消防人员，应设置明显标志，并将管理度等张贴上墙。
3）化学品泄漏风险防范措施
为防止化学品泄漏事故的发生，建设单位要做好以下工作：
a、主要负责人必须保证化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对化学品的安全负责。主要负责人和安全管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后，方可任职。
b、严格实验管理，实验人员必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。
c、严格设备管理与维护，及时发现并消除设备隐患，严禁带病运转，确保装置实现安全。化学品储存间要设置通用报警装置，并保证在任何情况下处于正常使用状态。
d、要禁止使用不合格和过期老化的容器设备和配套管道，定期检验，采取必要的防火措施，防止发生泄漏爆炸事故。配各必要的防毒面具，有条件的可配备呼吸器。
e、化学品发生泄漏时，采取如下处理措施：配戴适宜的保护器具确认泄漏部位泄漏程度，采取相应的处理措施；利用备用的倒槽或罐等施，进行处理，减少泄漏量；当泄漏十分严重，并判定为危险时，迅速警告附近单位及居民，确定风向散状态，以利于避难。
4）实验事故防范措施
实验流程设计具有实现本质安全化的作用，要尽量合理、完善。对使用易燃、易爆、有毒物质的设备应加强封闭，并配置防火、防毒设施。设立包括安全操作规程、安全规章制度、设备运行档案、电气设施检测数据、安全部件检测记录等，为安全生产管理提供依据。
在实验过程中加强对仪器设备及管道的巡视和检修，防止跑、冒、滴、漏等现象发生。要贯彻“预防为主、安全第一”的方针，把安全生产的要求切实体现到工艺设计之中去。
5）废气处理系统事故防范措施
本实验室废气处理系统故障，会导致废气短时间内非正常排放，废气处理系统出现故障容易发现并及时进行检修。安排专人加强对废气处理系统的日常维护，定期更换问题元件，认真填写巡检记录，认真记录设备运行情况，若发现异样，如设备参数等问题，应立即联系厂家进行处理，保证及时恢复正常运行。
6）水风险事故防范措施
a、平时注意废水处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行，开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保废水排放要求。
b、设置事故应急水池，以备事故状态下可及时收储事故废水。应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废水能及时处理。
7）火灾事故防范措施
a、化学品贮存的场所必须符合防火要求，远离火种，应与易燃或可燃物分开存放。
b、出入库必须检查登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度，进出仓库时严禁携带火种、禁止在仓库内吸烟、玩火。
c、按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及《自动喷水灭火系统设计规范》（GB150084-2001）等有关国家规范进行设计，建（构）筑物的防火间距、消防通道等应满足甚至高于消防规范的要求。各建筑物均设有安全出入口，厂区周围留有消防通道，配置相应数量的消防栓数量和用水量。为预防停电、停水等造成的事故性污染，应确保主车间的一级用电负荷，并采用二回路供电。除设置工作照明外，根据规范在个别场所还设置应急照明、检修照明及障碍照明。根据环境情况选择相应的灯具型式；根据规范规定，对各类工业建、构筑物考虑防雷和避雷措施等。
4）加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。作好操作人员的技术培训和风险教育，提高操作人员的技术素质、风险意识和应变能力。要对设备操作人员进行法制和纪律教育，做到严格执行各项规章制度，不能违章作业、冒险蛮干。要用法律、法规、纪律约束、统一生产行为，从而控制由于人的异常行为导致风险事故发生。

	其他环境管理要求
	1、环境管理
1）环境管理内容
建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护工作经费，对施工期和营运期环境保护工作进行监督管理，并负责与政府环境主管部门联系和协调环境管理相关事宜。实施环境保护对策措施，为具体实施环境保护措施和采取某些补救措施提供依据和基本资料。
2）环境管理机构和职责
·环境管理机构
根据建设项目的实际情况，在建设施工阶段，建设单位应设专人负责环境保护事宜。项目投入运营后，环境管理机构由管理部门负责，对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。
·环境管理机构的职责
①负责制定项目环境保护管理办法、环境保护规章制度、污染事故的防止和应急措施以及生产安全条例，并监督检查这些制度和措施的执行情况；
②按照《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，落实相关环境管理要求，落实自行监测、台账记录和执行报告。
③确定本公司的环境目标，对各车间、部门及操作岗位进行监督与考核；
④建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、危废转运联单、环保设备及运行记录以及其它环境统计资料；
⑤收集与管理有关污染和排放标准、环保法规、环保技术资料；
⑥搞好环保设施与生产主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与生产主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修，污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与生产部门共同采取措施，严防污染扩大，并负责污染事故的处理；
⑦直接管理或协调项目的日常环境监测事宜，负责处理解决环境污染和扰民的投诉；
⑧组织职工的环保教育，搞好环境宣传；
⑨定期编制企业的环境报表和年度环境保护工作报告，提交给上级和当地生态环境主管部门。
3）环境管理制度
建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：
①环境保护职责管理条例；
②污水、废气、固体废物排放管理制度；
③“三废”处理装置日常运行管理制度；
④排污情况报告制度；
⑤污染事故处理制度；
⑥环保教育制度。
4）环境管理计划
项目施工期的环境管理：
（1）委托有能力的单位制定环境监理方案，对项目施工建设期实行环境监理。
（2）对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中扬尘和施工燃油机械废气对环境空气的污染。
（3）明确施工中废水排放的要求和职责，并定期检查，使废水不外排。
（4）要求施工单位对噪声采取降噪措施，严格控制施工时间。
（5）定期检查，督促施工单位按要求收集处理建筑垃圾、施工废渣和生活垃圾。
（6）项目建成后，全面检查施工现场的环境恢复情况。
项目营运期环境管理：
（1）严格遵守环保“三同时”制度，落实项目竣工环境保护验收工作。
（2）完善全厂环保工作计划，提出相适合的环境管理目标与生产目标进行综合平衡，并纳入全厂生产发展计划。
（3）全面实行档案管理，实施各项检查，抽查等管理制度。
（4）加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排除故障，保证环保设施正常运转。
（5）加强厂区的绿化管理，制定绿化规划，使厂区绿化面积达到设计提出的指标。
（6）加强对项目的废水收集、管理和回收。
（7）严格执行《危险废物转移管理办法》，转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。定期核查自行贮存和处置的危险废物记录及相关证明材料，妥善保存规定期限内对危废转移联单及危废处置协议等相关资料。
2、环境监测计划
环境监测是企业做好环境管理、促进污染治理设施正常运行的重要保障。通过定期环境监测，了解项目污染排放情况和邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。
项目运营期应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行）（HJ1209-2021）要求开展污染源监测。本项目环境监测计划如表5-1、表5-2所示。
表5-1  项目运行期污染源监测计划一览表
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频率
	执行标准

	有组织废气
	DA002
	颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、NOx
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	DA003
	非甲烷总烃、氯化氢
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	无组织废气
	上风向1个参照点（厂界外2-50m范围内）、厂界下风向2~50m范围内3个监控点
	非甲烷总烃、氯化氢、氮氧化物、颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	厂房门窗或通风口处外1m
	非甲烷总烃
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中标准

	废水
	化粪池出水口
	pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油
	半年1次，每年2次
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值

	噪声
	项目厂界
	等效连续A声级
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


项目运营期环境质量监测计划见下表。
表 5-2  项目运营期环境质量监测计划表
	环境要素
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	控制目标

	大气环境
	项目区下风向500m左右
	TSP、TVOC、HCl、NOx
	1次/年
	颗粒物、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，HCl、TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D表D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值。

	地下水环境
	ZK1、ZK2
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、总硬度、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、镍、细菌总数
	丰、枯期/年
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	土壤
	项目废水暂存池旁、厂界下风向耕地
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍共
	每3年一次
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）


项目每次监测结束后，对监测资料进行分析，每年年底应对当年所有的监测数据资料进行整理和评价，审核后按档案规范编号存档，以备查询。
3、竣工环保验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位是建设项目环境保护验收的责任主体，应当按照暂行办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收、编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和公开信息的真实性、准确性和完整性负责。
本项目环境保护竣工验收见表5-3。





表5-3   项目竣工验收一览表
	类别
	污染源
	污染物
	环保措施
	处理效果
	验收标准及要求

	废气
	研发中心
	颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、NOx
	颗粒物经布袋除尘（TA003）后由15米高排气筒排放，研发中心非甲烷总烃、氯化氢、NOx经碱性喷淋塔+活性炭（TA004）处理后由15米高排气筒（DA002）排放
	达标排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中有组织最高允许排放浓度限值

	
	稀贵金属新材料研发实验室2
	非甲烷总烃、氯化氢
	稀贵金属新材料研发实验室2非甲烷总烃、氯化氢经碱性喷淋塔+活性炭（TA005）处理后由15米高排气筒（DA003）排放
	达标排放
	

	废水
	纯水制备排水、实验器皿洗涤排水、喷淋塔循环废水、真空机组排水、地面清洁废水
	pH、SS、氯离子、钠离子、硫酸根离子、铁等
	建设一套废酸处理系统，处理规模为20m3/d，处理工艺为预处理-预热-低温蒸发浓缩-浓缩液循环处理。预处理工段建设预处理池（120m3）
	处理后全部回用
	不外排

	
	
	
	建设一个容积为10m3的事故池，用于收集事故情况下的废水
	
	

	
	生活污水
	COD、BOD5、植物油类等
	依托厂区已建成的化粪池（TW001）预处理后进入园区废酸处理系统处理
	达标排放
	《污水综合排放标准》GB8978-1996（表4）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准

	噪声
	设备噪声
	噪声
	选择低噪设备、基础减振、加装隔声罩、加装消声器、厂房隔声等
	达标排放
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固废
	结晶盐、预处理池沉降物
	按《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）要求进行固废属性鉴定，暂按危险废物进行从严管控。如鉴别为危险废物需委托有资质单位进行处置，如鉴别为一般固废委托一般固废处置单位处置。
	处置率 100%，不外排
	/

	
	化粪池污泥
	委托环卫部门清运
	
	/

	
	边角料、金属碎屑
	外售回收单位
	
	/

	
	废包装材料
	外售回收单位
	
	/

	
	废反渗透膜和废滤芯
	由更换厂家带走处置
	
	/

	
	除尘灰
	收集后回用于实验工段
	
	/

	
	实验过滤渣及废滤纸
	委托有资质单位处置
	
	/

	
	废试剂
	委托有资质单位处置
	
	/

	
	实验室废液
	经废酸收集桶收集后输送至废酸处理系统处理后进行回收利用，不外排
	
	/

	
	废活性炭
	由更换厂家带走处置
	
	/

	
	生活垃圾
	由垃圾桶收集后，委托环卫部门清运
	
	/

	土壤污染防治
	废酸处理系统、事故池、试剂库、预处理池
	重点防渗，采用复合防渗结构用压实粘土（等效粘土防渗层厚度不小于1m，渗透系数≤10-7cm/s）+600g/m2无纺土工布复合基础为地基，其上铺设2mm厚HDPE膜（渗透系数≤10-10cm/s），池体采用抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10-8cm/s）浇筑；后续建设事故池时，池体采用抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10-8cm/s）浇筑

	
	生产车间、一般固废暂存间区域
	一般防渗，采用防渗混凝土进行防渗，厚度不小于150mm，渗透系数≤10-7cm/s

	
	厂区道路及广场等区域。
	简单防渗，地面混凝土硬化

	环境风险防范
	1）配套监控、通讯报警设备、污染应急处置物资等；
2）修订企业突发环境事件应急预案，定期演练。
3）建设一座容积为10m3的事故水池对事故情况下生产废水进行收集
	有效预防环境风险事故发生；尽量避免或最大程度减少事故造成的环境污染及生态破坏。

	排污口规范化设置
	排污口规范化设置
	规范化设置

	环境管理
	健全企业环境管理制度，落实环境管理台账记录
	企业环境管理体系健全


4、排污许可证制度
根据《排污许可证管理暂行规定》：新建项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第八条 本名录未作规定的排污单位，确需纳入排污许可管理的，其排污许可管理类别由省级生态环境主管部门提出建议，报生态环境部确定。本项目为稀贵金属功能材料研发实验项目，属于名录中未作规定的排污单位，项目建成排污前，需向当地环保部门进行排污许可的报备。
5、排污口规范
（1）废气排放口
建设单位需按《排污口设置及规范化整治管理办法》要求进行废气排污口规范化设计。排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。
（2）废水排放口
本项目不涉及生产废水排放口，依托现有一个生活污水排放口。
（3）噪声源
按有关规定对噪声源进行治理，并在外界声环境影响最大处设置标志牌。
（4）固体废弃物暂存场所
一般工业固体废物、危废等应设置专用暂存场所，采取污染防治措施。
（5）设置标志牌
项目废气均为一般排放口，应设置提示标志牌。规范化排污口的有关设置属环保设施，建设单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。排污口规范化标识见下表。
表5-4    排污口规范化标识
	名称
	提示图形符号
	名称
	提示图形符号

	废气排放口
	[image: ]
	一般固体废物
	[image: ]

	名称
	提示图形符号
	名称
	提示图形符号

	噪声排放源
	[image: ]
	危险废物贮存库
	[image: ]


6、信息公开制度
[bookmark: _Toc481870600]根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：
[bookmark: _Toc481870601]（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
[bookmark: _Toc481870602]（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
[bookmark: _Toc481870603]（3）防治污染设施的建设和运行情况；
[bookmark: _Toc481870604]（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
[bookmark: _Toc481870605]（5）突发环境事件应急预案。
根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：
项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 
建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。
7、排污单位环境管理台账
（1）环保管理台账一般要求 
项目运行后应按取得的排污许可证载明的要求规范记录环境管理台账，需记录的内容包括生产设施及污染防治设施的运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等内容。同时应按要求开展自行监测，按时提交执行报告。 
（2）固体废弃物处置管理台账要求 
①公司必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定，向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提供生产废石的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料； 
②公司必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料； 
③危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案； 
④危险废物贮存库应做好相关记录，注明名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、出库时间及接收单位名称；相关记录应在危险废物处置后继续保留3年； 
⑤危险废物外运必须按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单。































[bookmark: _Toc5194]
六、结论
	云南弘盛铂业新材料科技有限公司投资建设的“稀贵金属功能材料技术创新及转化中心建设项目（重新报批）” 建设符合国家和地方的产业政策要求，符合国家和地方的相关规划，选址不涉及云南省划定的生态红线。项目建设和实施对环境的不利影响主要体现在噪声影响、废气排放、环境风险等几个方面，通过严格落实可研设计、本报告以及相关文件的要求及措施，对环境的影响可以最大程度的减轻，正常情况下可确保废气达标排放，废水全部回用不外排，固废均能妥善处置，厂界噪声能够实现达标排放。
综上所述，项目建设和实施符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针，本评价认为在严格执行“三同时”制度，落实评价提出的各项污染控制措施的条件下，项目的建设及运行对环境的影响可接受。从环境影响角度看，项目建设可行。
























[bookmark: _Toc8344]附表
[bookmark: _Toc16479]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物（t/a）
	/
	/
	/
	0.000135
	/
	/
	/

	
	二氧化硫（t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物（t/a）
	/
	/
	/
	0.0051
	/
	/
	/

	
	VOCs（t/a）
	/
	/
	/
	0.031
	/
	/
	/

	废水
	生活污水（m3/a）
	/
	/
	/
	336
	/
	/
	/

	
	生产废水（m3/a）
	/
	/
	/
	0
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	边角料、金属碎屑（t/a）
	/
	/
	/
	0.001
	/
	/
	/

	
	废包装材料（t/a）
	/
	/
	/
	0.02
	/
	/
	/

	
	废反渗透膜和废滤芯（t/a）
	/
	/
	/
	0.01
	/
	/
	/

	
	化粪池污泥（t/a）
	/
	/
	/
	0.09
	/
	/
	/

	
	布袋除尘灰（t/a）
	/
	/
	/
	0.001
	/
	/
	

	危险废物
	实验过滤渣及废滤纸（t/a）
	/
	/
	/
	0.002
	/
	/
	/

	
	废试剂（t/a）
	/
	/
	/
	0.05
	/
	/
	/

	
	实验室废液（t/a）
	/
	/
	/
	228
	/
	/
	/

	
	废活性炭（t/a）
	/
	/
	/
	0.5
	/
	/
	/

	
	废酸处理系统结晶盐（t/a）
	/
	/
	/
	2.8
	/
	/
	/

	
	废酸处理系统预处理池沉降物（t/a）
	/
	/
	/
	4.1
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。
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