建设项目生态环境影响报告表
（污染影响类）

项目名称：     年产8000万只塑料盒建设项目       
建设单位（盖章）：镒利祥新材料科技（云南）有限公司 
编制日期：                2026年9月             
中华人民共和国生态环境部制

目录

1一、建设项目基本情况


二、建设项目工程分析
31
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
42
四、主要环境影响和保护措施
52
五、环境保护措施监督检查清单
87
六、结论
92


附件：

附件1：委托书
附件2：投资备案证

附件3：租房合同
附件4：租用厂房环评批复
附件5：租用厂房验收意见

附件6：环境空气质量引用现状截图
附件7：规划环评审查意见

附件8：投资协议
附件9：分区管控查询结果

附件10：三区三线查询结果

附件11：三级审核单及工作进度表
附件12：环评合同
附图：

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目区水系图
附图3：项目平面布置图

附图4：项目分区防渗图

附图5：环境保护目标分布图
附件6：项目区与核心区土地利用规划位置关系图
附图7：项目区与产业布局规划位置关系图
附件8：城区污水管网图

附件9：现状照片
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产8000万只塑料盒建设项目

	项目代码
	2605-530499-04-01-668717

	建设单位联系人
	张建理
	联系方式
	13808753573

	建设地点
	玉溪市高新区九龙片区D7-1栋一层标准厂房

	地理坐标
	东经102度31分45.349秒，北纬24度25分3.962秒

	国民经济

行业类别
	C2926 塑料包装箱及容器制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业-53、塑料制品业-其它

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	玉溪高新技术产业开发区管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	玉高开委发备案〔2026〕25号

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	27.5

	环保投资占比（%）
	1.38
	施工工期
	15个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	3883.53m2

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不设置专项评价。具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。
表1-1  项目具体专项评价设置原则及本项目判定情况表

专项评价的类别

设置原则

项目判定情况

是否设

置专题

大气

  排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目
项目施工期涉及颗粒物排放；运行期主要排放废气为挥发性有机物、颗粒物等，不涉及排放《有毒有害大气污染物名录》中确定的有毒有害污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物。
否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；冷却水循环使用，不外排。
否

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目
项目涉及的易燃易爆物质主要为废润滑油，经计算Q值小于1，因此无须设置风险评价专项评价。
否

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及
否

海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及

否

注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	规划情况
	规划名称：《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021~2035年）》

审批机关：玉溪市人民政府

审批文件名称及文号：《玉溪市人民政府关于玉溪高新技术产业开发区总体规划修编(2021~2035年) 的批复》（玉政复[2023]5号）

	规划环境影响

评价情况
	环境影响评价文件名称：《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021~2035年）环境影响报告书》

审查机关名称：云南省生态环境厅

审查文件名称及文号：“云南省生态环境厅关于《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021~2035年）环境影响报告书》审查意见的函”（云环函[2022]400号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）》符合性分析

根据《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）》，玉溪高新技术产业开发区规划总用地面积为71.56km2，除龙泉片区位于江川区境内、双小地块位于峨山县境内，其余区域均属于红塔区辖区范围内。

核心区规划总面积11.38km2，分为九龙片区及南片区两个地块；红塔片区规划总面积18.01km2，分为北城卧牛山地块、北城青龙山地块、莲池地块、观音山地块、大营街地块，共五个地块；研和片区规划总面积25.16km2，分为地块一、地块二、地块三、双小地块，共四个地块；龙泉片区规划总面积17.01km2，整个片区为一个地块。

核心区：发展定位为健康数字产城融合示范区，规划重点产业数字经济、生物医药大健康、绿色食品、卷烟及配套。核心区负面清单限制投资：烟草制品加工项目；禁止投资：电镀、金属表面处理等排放重金属废水、废气的项目；禁止投资：新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12、维生素E原料生产装置；禁止投资：激光视盘机生产线；专业电镀、铅酸蓄电池；禁止投资：别墅房地产、高尔夫球场、赛马场项目。

本项目选址玉溪高新区核心九龙片区规划二类工业用地，用地性质合规；主营PET食品塑料包装盒，为园区绿色食品、生物医药、卷烟配套主导产业提供上下游配套，契合健康数字产城融合示范区产业发展定位；项目生产工艺清洁，未涉及园区负面清单所有限制、禁止类建设内容，符合九龙片区工业管控、环保管控相关规定，厂房所属九龙大数据产业园已取得玉溪高新区管委会出具的环评批复（玉高开委复〔2018〕54 号），配套环保手续齐全且合法有效。地块周边集聚食品加工、包装制品、数据通信类企业，区域产业布局与本塑料包装生产项目环境相容性良好。对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目未列入限制、淘汰类条目，为国家允许建设产业，生产工艺不属于落后淘汰工艺范畴。综上，项目建设选址、产业类型均符合《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编 (2021-2035 年)》土地管控、产业准入相关规划要求。
2、与《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的相符性分析

本项目与《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及审查意见的对照分析见下表。
表1-2   项目与规划环评相关要求相符性对照分析表
序号

规划环评相关环保要求

项目情况

符合性

生态环境准入清单
空间布局
1.九龙地块、南地块禁止《环境保护综合名录（2021 年版）》中高风险、高污染行业以及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中相关企业入驻。

2.南地块距离红塔山保护区较近，该地块企业入驻时，应优化企业的内部布局，与红塔自然保护区保持一定缓冲距离；对主要产排废气的装置区，应远离红塔自然保护区。 

3.禁止不符合产业政策、不符合片区产业定位企业入驻。

4.在玉溪大河、石邑河水质达标前，禁止引入排水量大的水污染型企业。

5.烟草及配套产业应限制污染物新增，减少对主城区的影响；限制建设烟草制品加工项目。

1.本项目位于九龙地块，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险、高污染行业以及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中相关的企业。
2.本项目位于九龙地块。

3.本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，且符合园区产业定位。
4.本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；冷却水循环使用，不外排。不属于排水量大的水污染型企业。

5.本项目不属于烟草及配套产业项目。
符合

污染物排放管控
1.废水含难降解的有机污染物（多环芳烃、氯苯、芳烃、硝基化合物）、“三致”污染物（甲基汞、多氯联苯、氯甲烷、氯乙烯、苯、镍等致癌、致畸、致突变的物质）项目禁止外排废水。

2.南片区新建项目废气污染物实行等量或减量替代。

1.本项目废水主要为生活污水，生产用水仅为间接冷却水，循环使用，不外排。废水中不含难降解的有机污染物（多环芳烃、氯苯、芳烃、硝基化合物）、“三致”污染物（甲基汞、多氯联苯、氯甲烷、氯乙烯、苯、镍等致癌、致畸、致突变的物质）。
2.本项目位于九龙片区，不在南片区。
符合
环境风险防控
1.禁止《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险、高污染行业以及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中相关企业入驻；

2.片区内企业入驻项目需与敏感点保持足够的卫生、环境防护距离要求。
1.本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险、高污染行业以及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中相关企业。
2.本项目最近保护目标为东面160m处的杜家边村，位于项目侧下风向，认真落实环评措施后可以将对其的影响降至最低。
符合
资源开发效率要求
1.入驻企业工业用水鼓励优先使用再生水，禁止取用地下水作为生产用水。

1.鉴于项目用水要求，本项目供水依托园区给水管网，不取用地下水。
符合
表1-3  项目与规划环评审查意见符合性分析对照表
审查意见要求
本项目落实情况
对照情况
加强规划引导，坚持绿色低碳高质量发展理念，结合生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。产业开发应符合国家产业政策和相关规划。
本项目符合国家相关产业政策和相关规划以及红塔区产业园区重点管控单元相关生态空间管控要求。
符合
严格限制《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品名录”的企业入驻，其中九龙地块、南地块、大营街地块、龙泉片区禁止上述企业入驻。南地块、大营街地块禁止引入高污染燃料企业，禁止新建、扩建三类工业用地布局的项目。南地块、青龙山地块应优化布局，企业与红塔山自然保护区保持一定缓冲距离。
本项目位于九龙地块，不属于《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品名录”的企业。
符合
严守环境质量底线，严格环境管控。
1.入驻企业要采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平，必要时对高新区开发强度及布局产业规模进行控制。新建、扩建钢铁冶炼项目大气污染物需满足超低排放要求，重点行业建设项目应实行主要污染物区域削减。南片区新建、扩建项目废气污染物实行减量替代。
2.高度重视高新区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。项目建设应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施。
3.采取有效预防措施，防止、减少土壤污染。重视污染物通过大气一土壤一地下水等环境介质跨相输送、迁移和累积过程及影响，确保满足土壤环境管控要求。
4.危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存或安全填埋处置的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施。
1.本项目不属于新建、扩建钢铁冶炼项目，废气主要为有机废气，经“集气罩+三级活性炭吸附”处理后经28m高排气筒（DA001）排放，能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）中排放标准限值要求。处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中提出的可行技术。
2.项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；冷却水循环使用，不外排。项目建成后实行分区防渗，做好地下水污染防治。
3.项目建成后实行分区防渗，做好土壤污染防治。
4.本项目设置危废贮存库对危险废物进行储存，并严格落实污染防治措施。
符合
严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。
要以高新区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。
本项目不属于“两高”行业，所用生产工艺、设备均不落后，根据工程分析，废气、废水、噪声均能达标排放，固废均得到合理处置。
符合
建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强高新区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。强化高新区危险化学品储运和废水的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化高新区环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入区外水体，保障区域环境安全。
本项目为塑料盒吸塑成型加工项目，原辅材料以PET塑料颗粒为主，仅少量设备润滑油、废活性炭属于低风险危险物质，无高毒、高腐蚀、大量易燃易爆化学品生产、贮存工序；危险物质储存量远低于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）临界量，风险值 Q＜1，不属于高风险企业。

本项目不涉及高风险危险化学品生产储运，废水产排简单、泄漏防控设施齐全，已按要求落实厂区、园区、区域三级环境风险防控措施，计划编制备案突发环境事件应急预案并建立区域应急联动机制，可有效防范各类突发环境风险，满足高新区环境风险防范、生态安全保障体系建设全部管控要求。
符合
建立环境质量监测网络并共享数据。做好区内大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任。
本项目建成后及时申报排污许可证，并按要求进行自行监测，确保达标排放。
符合
推进高新区环保基础设施建设，促进区域环境质量持续改善。加快建设配套的污水处理厂和再生水水厂，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网。做好“雨污分流”、“清污分流”，做好污染雨水收集处理、强化中水回用。督促高新区企业加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。
本项目实行“雨污分流”，经工程分析，废气、废水、噪声均能达标排放，固废均得到合理处置。
符合
综上所述，本项目的建设符合规划环境影响评价及其审查意见提出的环保要求。

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析

本项目为塑料包装箱及容器制造项目，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于产业政策中的鼓励类、限制类和淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2025]40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此项目属于允许类。项目已于2026年6月1日取得玉溪高新技术产业开发区管理委员会出具的投资项目备案证（玉高开委发备案〔2026〕25号），项目代码：2605-530499-04-01-668717。项目建设符合国家相关产业政策。

二、项目与“玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）”符合性分析

根据《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》，玉溪市全市共划分了83个生态环境管控单元，包括优先保护、重点管控和一般管控3类；本项目位于玉溪市高新区九龙片区D7-1栋，根据“云南省生态环境分区管控公共服务查询平台”查询结果，项目涉及红塔区产业园区重点管控单元。
表1-4  项目与重点管控单元的生态环境准入清单符合性分析表

序号

文件要求

本项目情况

符合性

玉溪市生态环境管控总体要求
空间布局约束
1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。

2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。

3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。

5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
1.项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，不涉及所述行业。

2.本项目位于玉溪高新区九龙片区，不位于九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控范围
3.项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目，不涉及所述行业。

4.本项目不位于九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域范围。
5.本项目落实云南省碳达峰碳中和相关要求，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

符合

污染物排放管控
1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。

2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。

3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。

4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。

5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。

6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。

7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。

8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到V类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣V类水体。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。

1.本项目对生产原料严格把关，控制原料质量。

2.项目不涉及抚仙湖流域，且项目冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后排入市政管网。
3.项目不涉及城乡饮用水水源地。

4.项目主要大气污染物为有机废气，经“集气罩+三级活性炭吸附”处理后经28m高排气筒（DA001）排放，能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）中排放标准限值要求。处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中提出的可行技术。
5.本项目使用电能，为清洁能源，冷却水循环使用，生活污水经化粪池处理后排入市政管网。
6.项目位于玉溪高新区九龙片区，用地为工业用地。不涉及重度污染地块。
7.项目生活垃圾分类收集，交由环卫部门定期清运；一般工业固废统一收集后定期外售；危险废物收集暂存危废贮存库，委托有相关危废处置资质的单位清运处置。

8.项目产生的有机废气经本环评提出的治理措施处理后均能达标排放，对周边环境影响不大。
符合

环境风险防控
1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动

2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
1.本次评价已提出废气污染防治措施。

2.本项目不位于化工园区，项目不涉及重金属；本次评价已提出制定突发环境事件应急预案的要求。
符合

资源开发利用效率
1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。

2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。

3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。

4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。

5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。

6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
1.本项目不涉及矿产资源，用地类型为工业用地。

2.本项目供水由园区内现有供水管网供给。冷却水循环利用，水资源利用合理。

3.项目位于玉溪高新区九龙片区，项目用地为工业用地，利用已建厂房建设生产线，不另行新增用地，不涉及耕地保护红线。

4.项目不涉及。
5.本项目采用电能，为清洁能源。

6.本项目不涉及灌溉工程。
符合

红塔区工业集中区重点管控单元
空间布局约束

1.按照国家相关产业政策对红塔工业园区、研和工业园区和玉溪高新技术开发区现有园区钢铁、冶金等重污染企业进行调整和管理。

2.红塔工业园区和研和工业园区规划范围内涉及饮用水水源地的全部调出园区范围。

3.红塔工业园区限制以废水、高架点源废气为特征污染的工业企业入园，以污染排放等量或减量替代为环境管理核心，完善污水、中水管网及处理设施建设，严格实施以水定产及红塔工业园区内废水、废气污染物总量控制不高于现状排放水平，大力促进园区外的研和工业园区等区外现有工业废气污染物减排。

4.研和工业园区现代物流组团、金属冶炼及钢铁压延加工组团、装备制造及金属冶炼组团、金属冶炼及铸造组团与周边居住区间规划绿化隔离带。

5.玉溪高新技术开发区引进企业严格按照开发区规划功能及产业发展定位执行。

6.高新区九龙片区用地规划中不得设置三类工业用地，九龙片区禁止发展污染严重的化工、冶金类项目。

7.与组团规划功能不相符的现有企业不应再行扩建，切实淘汰区域内不符合产业政策和落后产能的企业。
1、、2、3、4、不涉及。

5、本项目位于玉溪高新区九龙片区，属于核心区九龙片区地块，项目主要为塑料包装箱及容器制造，与核心区规划产业基本符合，不属于园区规划负面清单限制或禁止投资类项目，项目的建设符合园区规划产业功能要求。

6、项目租用园区标准厂房进行生产，不属于污染严重的化工、冶金类项目。

7、项目不属于产业政策中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目。
符合

污染物排放管控

1.新改扩建项目排放区域大气环境超标污染因子的，在区域环境质量不能稳定达标前，须做到“增产不增污”，废气污染物排放必须实施“区域倍量削减替代”。

2.在区域水环境质量不能稳定达标前，排放受纳水体超标污染因子的新建、扩建项目，实行区域内现有污染源1.5-2倍的削减替代。

3.园区应加快环保基础设施建设，按照雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合的原则，规范设计和建设各工业片区收集处理系统和回用系统。

4.开展淘汰关闭企业迹地清理，妥善解决遗留环境问题。
1、本项目所在区域为环境空气质量达标区。项目运营期废气均能够实现达标排放，不会改变区域环境空气质量功能。
2、项目冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后排入市政管网。
3、根据现场调查，玉溪高新区九龙片区配套建设雨污分流管网，片区污水均排入玉溪市第一、第三污水处理厂处理。

4、不涉及。
符合

环境风险防控

1.岩溶发育区域，应严格分区防渗要求。区域设置地下水监测井定期监测，防止事故情况下污染区域地下水。

2.高新区九龙片区不得在飞井海水库流域范围内新建扩建对水体污染严重的项目，防止出现飞井海水库的污染风险。

3.规划布局中注意与村庄规划发展区保持必要的环境防护距离。居民集中区不宜布置构成重大危险源。
4.及时完成重污染企业周边环境防护距离内居民的搬迁工作。

5.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。
1、不涉及。

2、本项目不属于飞井水库保护区范围，也不在径流区范围内。
3、本项目周边最近保护目标为东面160m的杜家边村，距离较远，项目不涉及重大风险源。

4、不涉及。

5、项目建成运行后，建设单位运营期加强风险应急的管理及培训，并根据相关部门要求，开展突发环境事件应急预案的编制工作。
符合

资源开发效率要求

1.工业用水重复利用率≥90%。
2.新引进高耗水企业工业用水重复利用率达到行业先进值。
本项目为年产8000万只塑料盒制造项目，生产用水仅为注塑、吸塑设备间接冷却用水，无产品清洗、工艺配制等生产废水；冷却系统采用闭式循环水冷机组，冷却水密闭循环、不外排，项目循环水量107.2m3/d，新增补充新水1.07m3/d，用水重复利用率约99%，满足≥90% 管控指标；项目不属于高耗水类引进企业，不受 “高耗水企业重复利用率行业先进值”强制约束。
符合

根据上表分析，综上所述，本项目符合玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案相关要求。
三、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析
表1-5 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）)》符合性分析
序号

文件内容

相符性分析

符合性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

项目不涉及长江通道建设。

符合
2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

项目位于玉溪市高新区九龙片区，用地属于工业园区规划用地，不涉及自然保护区、风景名胜区。

符合

3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目不涉及饮用水源保护区。项目冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后排入市政管网，不直接外排地表水体。
符合

4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以吸任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目不涉及。
/

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

项目不涉及。
/

6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

项目不涉及。项目冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后排入市政管网，不直接外排地表水体。
/

7

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

项目不涉及。
/

8

禁止在长江千支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线-公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不涉及。
/

9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

项目位于玉溪市高新区九龙片区，用地属于工业园区规划用地，项目属于塑料制造业，不属于高污染行业。项目冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后排入市政管网，不直接外排地表水体。
符合

10

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目不涉及。

/

11

禁止新建扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目为塑料制造业，未列入国家发展和改革委员会文件《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类、鼓励类项目，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。项目不属于落后、过剩产能项目，不属于高能耗、高排放项目。
符合

12

法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。

已对其它相关法律法规及政策文件进行分析判定。

符合

根据上表，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。

四、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

云南省推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年8月19日印发了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》，本项目与其符合性见下表。

表1-6  与《长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析
序号
相关规定
本项目情况
符合性
1
（一）禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

本项目不属于码头及过长江通道项目。

符合

2
（二）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。
符合

3
（三）禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。

项目不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。

符合

4
（四）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目不涉及饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围。

符合

5
（五）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目用地不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围。

符合

6
（六）禁止违法利用、 占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目用地不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，同时不涉及占用金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区。

符合

7
（七）第七条禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

本项目不在金沙江干流、长江一级支流范围内。
符合

8
（八）禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。

项目不在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域内，不涉及捕捞。

符合

9
（九）禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于化工项目。项目周边地表水为南盘江水系珠江流域。对照云南省推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年8月19日印发了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中的“云南省长江经济带负面清单重点管控区名录”，珠江流域不属于长江重点干支流。

符合

10
（十）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

符合

11
（十一）禁止新建、 扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。

 本项目不属于石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，也不属于危险化学品生产项目。
符合

12
（十二）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，为“允许类”项目。根据《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目不涉及高污染排放、高环境风险的产品、工艺和设备。对照《市场准入负面清单（2022年版》，本项目建设内容不属于其中所列举的禁止准入和许可准入类，属于允许类项目。

符合

备注：其它与项目无关项未列入。
根据上表，项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相关要求不冲突。

五、与《生态环境部关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》、《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》符合性分析

2019年6月26号生态环境部发布了《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），2019年9月4日云南省生态环境厅发布了《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）。项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析见下表。

表1-7  项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》相符性分析
相关规定

本项目情况

相符性

（一）大力推进源头替代。

通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。

本项目为年产8000万只PET塑料盒制造，核心原料为固态PET塑料颗粒，仅配套少量印刷工序使用水性油墨，生产全程不使用溶剂型涂料、溶剂型油墨、溶剂型胶粘剂、高VOC清洗剂，全面落实VOCs源头替代管控要求，挤出、吸塑、印刷过程会产生少量的有机废气（非甲烷总烃），经“集气罩+三级活性炭吸附”处理后经28m高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃排放量很小。
符合

加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。

（二）全面加强无组织排放控制。

重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
原辅材料以PET颗粒为主，配套少量水性油墨；产VOC工序为挤出、吸塑、印刷，项目产生的有机废气（非甲烷总烃）通过集气罩+三级活性炭吸附净化装置处理后由一根28m的排气筒（DA001）排放，集气罩的收集效率为80%，仅有20%的有机废气在车间内呈无组织排放。本项目生产车间为封闭式，通过采取集气罩收集措施，大大减少了无组织废气的排放。
符合

加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。
本项目使用的原料PET颗粒正常情况下为固态，采用袋装，不会产生挥发性有机气体；水性油墨均密封桶装存放于室内原料仓库，油墨桶闲置时全程加盖密封，无敞口存放情况，转移加工过程中采用管道密闭输送，生产过程中在挤出机、吸塑机、印刷机上方设置集气罩，配套集气罩+三级活性炭吸附净化装置，集气效率80%，废气做到应收尽收，大大减少无组织排放量；废活性炭、废抹布等含VOC危险废物存放于密闭防渗危废贮存库，容器加盖封存，满足《GB 37822-2019》物料储存密闭要求。
推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。
本项目生产设备为自动化、连续化的生产技术，在挤出机、吸塑机、印刷机上方设置集气罩，配套三级活性炭吸附净化装置，集气效率80%，废气做到应收尽收，大大减少无组织排放量。
符合
提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
本项目生产设备为自动化、连续化的生产技术，在挤出机、吸塑机、印刷机上方设置集气罩，配套三级活性炭吸附净化装置，废气做到应收尽收，大大减少无组织排放量。
符合
（三）推进建设适宜高效的治污设施。

企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。
项目产生的有机废气（非甲烷总烃）通过集气罩+三级活性炭吸附净化装置处理后由一根28m的排气筒（DA001）排放，排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）中排放标准限值要求，厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放能达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中无组织排放限值。同时对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A中表A.2（塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表），本项目采取活性炭吸附净化装置属于可行技术。
符

合

规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。
本项目采用“三级活性炭吸附”工艺治理废气。本环评要求活性炭吸附系统设计应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》等相关技术规范要求。
符合
实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
根据源强核算可知，本项目非甲烷总烃最高的排放速率为0.1kg/h，项目废气治理采用“三级活性炭吸附”工艺，去除效率按87%计算，本项目使用的PET颗粒、水性油墨属于低非甲烷总烃含量产品。
（四）深入实施精细化管控。

各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。

本项目环评提出企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。

符合

由上表可知，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）中相关要求。
六、挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策的相符性分析

本项目生产过程中会产生挥发性有机物，对照生态环境部于2013年5月24号实施的《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年 第31号）中有关挥发性有机物排放的控制要求进行符合性分析，详见下表。
表1-8  本项目与挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策相符性分析
相关规定

本项目情况

相符性

一、总则
（四）VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。

项目原料为PET塑料颗粒，正常情况下为固态，采用包装袋袋装，热稳定性好，水性油墨均密封桶装存放于室内原料仓库，油墨桶闲置时全程加盖密封，无敞口存放情况，转移加工过程中采用管道密闭输送，从源头减少非甲烷总烃产生。产生的少量非甲烷总烃经“集气罩+三级活性炭吸附”处理后经28m高排气筒（DA001）排放；废活性炭、印刷废抹布等含VOC危险废物存放于密闭防渗危废贮存库，容器加盖封存，满足《GB 37822-2019》物料储存密闭要求，非甲烷总烃排放量很小。
符合

末端治理与综合利用
（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

项目产生的有机废气（非甲烷总烃）经“集气罩+三级活性炭吸附”处理后由28m高排气筒（DA001）排放，能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）中排放标准限值要求，厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放能达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中无组织排放限值。同时对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A中表A.2（塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表），本项目采取活性炭吸附净化装置属于可行技术；废活性炭、印刷废抹布等含VOC危险废物存放于密闭防渗危废贮存库，容器加盖封存，满足《GB 37822-2019》物料储存密闭要求；委托有资质的单位清运处置。
符合

五、运行与监测

（二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。

（二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。

本项目根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中表4、表6中非重点排污单位最低监测频次要求，提出了废气自行监测要求。
符合
综上所述，项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符。

七、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定的相符性分析
表1-9  项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析一览表
方案要求
项目情况
符合性
5、VOCs物料储存无组织排放控制要求
5.1.1 VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
本项目原料PET颗粒采用袋装，储存于原料库内，设置有雨棚、遮阳和防渗设施。水性油墨均密封桶装存放于室内原料仓库，油墨桶闲置时全程加盖密封，无敞口存放情况，转移加工过程中采用管道密闭输送。废活性炭、印刷废抹布等含VOC危险废物存放于密闭防渗危废贮存库，容器加盖封存，满足《GB 37822-2019》物料储存密闭要求。
符合
VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求
6.1.1 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。
6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
本项目原料PET颗粒采用密闭的包装袋进行物料转移。水性油墨均密封桶装存放于室内原料仓库，油墨桶闲置时全程加盖密封，无敞口存放情况，转移加工过程中采用管道密闭输送。废活性炭、印刷废抹布等含VOC危险废物存放于密闭防渗危废贮存库，容器加盖封存，满足《GB 37822-2019》物料储存密闭要求。
符合
7.2含VOCs产品的使用过程
7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
挤出、吸塑、印刷过程在密闭设备内生产，生产过程中会产生少量的有机废气，经“集气罩+三级活性炭吸附”处理后经28m高排气筒（DA001）排放。
/
7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等)等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
本项目原料为PET颗粒，挤出、吸塑、印刷过程在密闭设备内进行，生产过程中会产生少量的有机废气，经“集气罩+三级活性炭吸附”处理后经28m高排气筒（DA001）排放，排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）中排放标准限值要求，厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放能达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）中无组织排放限值，对周边环境影响不大。
符合
7.3其他要求
7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。
7.3.4工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。
1、本环评要求企业建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年；
2、对处理有机废气非甲烷总烃产生的废弃活性炭进行收集，并暂存于危废贮存库，委托具有资质的单位进行处置，并建立台账。
符合
10、VOCs无组织排放废气收集处理系统要求
10.1.2 VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
针对产生的有机废气，经“集气罩+三级活性炭吸附”处理后经28m高排气筒（DA001）排放，运行过程中定期对活性炭进行更换，以保证处理效果；发生故障或检修时，停止运行，待有机废气处理装置检修完成后进行生产。
符合
综上所述，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关要求。
八、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的相符性分析

根据生态环境部发布的《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号），项目与该文件相关条款相符性分析如下表。

表1-10  本项目与“2020年挥发性有机物治理攻坚方案”相符性分析
相关规定

本项目情况

相符性

一、大力推进源头替代，有效减少非甲烷总烃产生。

项目原料为PET颗粒，采用包装袋袋装，热稳定性好，水性油墨均密封桶装存放于室内原料仓库，油墨桶闲置时全程加盖密封，无敞口存放情况，转移加工过程中采用管道密闭输送。挤出、吸塑、印刷过程会产生少量的非甲烷总烃，经“集气罩+三级活性炭吸附”处理后经28m高排气筒（DA001）排放，废活性炭、印刷废抹布等含VOC危险废物存放于密闭防渗危废贮存库，容器加盖封存，满足《GB 37822-2019》物料储存密闭要求，非甲烷总烃排放量很小。
符合

二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制

项目产生的非甲烷总烃经“集气罩+三级活性炭吸附”处理后经28m高排气筒（DA001）排放，集气罩的收集效率为80%，仅有20%的有机废气在车间内呈无组织排放。本项目生产车间为封闭式，通过采取集气罩收集措施，大大减少了无组织废气的排放。
符合

三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率

项目产生的非甲烷总烃经“集气罩+三级活性炭吸附”处理后经28m高排气筒（DA001）排放，排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）中排放标准限值要求，厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放能达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中无组织排放限值。
符合

四、深化园区和集群整治，促进产业绿色发展

本项目不涉及。
/
五、强化油品储运销监管，实现减污降耗增效

本项目不涉及。
/
由上表可知，项目建设符合《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）中相关要求。

九、与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施意见》符合性分析
根据《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施意见》，本项目与该实施意见符合性分析见下表：

表1-11  项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施意见》符合性分析一览表
实施意见要求

本项目情况

符合性

1
坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。

项目选用设备为节能型设备，生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，冷却水循环使用；有机废气经“集气罩+三级活性炭吸附”处理后经28m高排气筒（DA001）排放；使用电能，不属于高耗能高排放项目。

符合
2
推进清洁生产和能源资源节约高效利用。深入实施清洁生产改造，依法开展清洁生产审核。推进绿色能源与绿色制造融合发展。强化能源和水资源“双控”，加强重点领域节能，实施节水行动。

项目使用能源为电能，属于清洁能源，蒸汽外购，项目选用设备为节能型设备，废水经处理达标后排入市政污水管网，符合清洁生产和能源资源节约高效利用的要求。

符合

3
加强生态环境分区管控。优化生态环境分区管控格局，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。

经对照分析，本项目符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》要求。

符合

4
深入打好建筑施工工地扬尘污染防治攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。

本环评要求建设单位对施工建筑垃圾应及时处理、清运，施工在标准化厂房内进行，在大风及干燥天气施工时施工场地每天洒水3-4次，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好。

符合

综上分析，本项目符合《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施意见》中的相关要求。

十、项目与《中华人民共和国生态环境法典》（摘要）的符合性分析

《中华人民共和国生态环境法典》2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，于2026年8月15开始实施，符合性分析如下：
表1-12  与《中华人民共和国生态环境法典》（摘要）的符合性分析表

序号
相关内容
本项目情况
符合性
第二分编　大气污染防治
1
第一百八十九条　防治大气污染，应当以改善大气环境质量为目标，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构、交通运输结构。

防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、非道路移动机械、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。

项目挤出、吸塑、印刷过程会产生少量的非甲烷总烃，经“集气罩+三级活性炭吸附”处理后经28m高排气筒（DA001）达标排放。破碎工序产生少量粉尘呈无组织排放。
符合
2
第一百九十七条　企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家规定对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。监测的具体办法由国务院生态环境主管部门制定。

此次评价已制定监测计划，对废气排放口、厂界等定期进行监测。严格按照国家相关规定进行。
符合
3
第二百一十一条　钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。

项目破碎工序产生少量粉尘呈无组织排放。破碎对象为边角料及不合格产品，属于硬质塑料，物料为整块/片状塑料，不是粉状、颗粒干料。破碎工序为间歇作业，仅在积攒一定边角废料后短时开机破碎，单次作业时间短，整体破碎规模很小，属于小规模间歇剪切粗破碎，虽未配套专门除尘装置，但采取车间密闭、破碎机破碎腔密闭、破碎物料密闭接料收集等其他污染物控制措施，对周围环境影响较小。
符合
4
第二百一十七条　钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采企业和其他工业生产企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

项目挤出、吸塑、印刷过程会产生少量的非甲烷总烃，经“集气罩+三级活性炭吸附”处理后经28m高排气筒（DA001）达标排放。破碎工序产生少量粉尘呈无组织排放。
符合
第三分编　水污染防治
1

第二百六十八条水污染防治应当优先保护饮用水水源、保障饮用水安全，严格控制工业污染、城镇生活污染，防治农业面源污染，加强入河排污口设置和管理，积极推进生态治理工程建设，预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。

项目不涉及饮用水水源保护区及饮用水源取水口。项目生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，冷却水循环使用。
符合
2

第二百七十五条　新设、改设、扩大入河排污口，应当按照规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者国务院生态环境主管部门流域生态环境监督管理机构同意。新设、改设、扩大可能影响防洪、供水、堤防安全、河势稳定的入河排污口的，审批时应当征求地方人民政府水行政主管部门或者有关流域管理机构的意见。入河排污口设置和管理的具体办法由国务院生态环境主管部门制定。
本法所称入河排污口，是指直接或者通过管道、沟、渠等排污通道向江河湖泊、运河、水库等水体排放污水的口门。
项目生活污水经化粪池处理达标后依托园区原有排放口排入市政污水管网，冷却水循环使用；不涉及新建排污口。
符合
3
第二百七十六条　水生态环境质量不达标的水功能区，除城乡污水集中处理设施等重要民生工程的入河排污口外，应当严格控制新设、改设、扩大入河排污口。

项目生活污水经化粪池处理达标后依托园区原有排放口排入市政污水管网，冷却水循环使用；不涉及新建排污口。

符合

4
第二百七十七条　县级以上地方人民政府应当对本行政区域的入河排污口组织开展排查整治，明确责任主体，实施分类管理。入河排污口的责任主体应当加强源头治理、排污通道巡查维护和入河排污口整治、规范化建设、维护管理等。

项目生活污水经化粪池处理达标后依托园区原有排放口排入市政污水管网，冷却水循环使用；不涉及新建排污口。
符合

5
第二百七十九条　禁止向水体排放油类、酸液、碱液、剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆和容器。

禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。

项目不涉及排放油类、酸液、碱液、剧毒废液，不涉及排放含有放射性物质的废水。
符合

6
第二百八十条　向水体排放含热废水，应当采取有效措施，保证水体的水温符合水生态环境质量标准，避免对珍稀濒危水生生物、水产资源造成危害。

项目生活污水经化粪池处理达标后依托园区原有排放口排入市政污水管网，冷却水循环使用；不涉及新建排污口。不涉及含热废水外排。
符合
7
第二百八十一条　含病原体的污水应当经过消毒处理，符合国家相关标准后，方可排放。

项目不涉及含病原体污水。
符合

8
　第二百八十二条　禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。

　　禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。

　　存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。

项目危险废物经收集暂存后委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运处理等，项目固体废物均得到合理处置，去向合理，不涉及乱排乱放。
符合
9
第二百八十三条　地方各级人民政府应当组织开展本行政区域的黑臭水体调查和治理工作，建立健全长效机制，制定公布黑臭水体清单，科学制定黑臭水体治理方案，系统推进黑臭水体整治，防止水体返黑返臭。

项目不涉及黑臭水体治理。
符合
10
第二百八十七条　化工园区和化工项目、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。

　　加油站、采油厂等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。

　　禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒有害污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。

项目生活污水经化粪池处理达标后依托园区原有排放口排入市政污水管网，冷却水循环使用；废水不排入沟渠、坑塘，不涉及排放含有毒有害污染物的废水、含病原体的污水。
符合
11
第二百九十七条　国务院有关部门和县级以上地方人民政府应当合理规划工业布局，要求造成水污染的企业进行技术改造，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。

项目生活污水经化粪池处理达标后依托园区原有排放口排入市政污水管网，冷却水循环使用。

符合
12
第二百九十八条　排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，防止渗漏、流失，不得稀释排放。

项目生活污水经化粪池处理达标后依托园区原有排放口排入市政污水管网，冷却水循环使用；不涉及新建排污口。
符合

13
第二百九十九条　禁止建设不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电及其他严重污染水环境的生产项目。

项目不涉及以上禁止建设的项目。

符合

根据上表可知，本项目的建设符合《中华人民共和国生态环境法典》中的相关要求。

十一、项目与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）符合性分析

表1-13  与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析表

文件内容

相符性分析
符合性
优化产业结构

促进产业产品绿色升级

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其中所列的鼓励类，也不涉及限制类、淘汰类生产设备及工艺的使用、落后产品的生产，因此视为允许类项目，符合国家相关产业政策；项目不属于高耗能、高排放的行业，现已取得了玉溪高新技术产业开发区管理委员会核发的投资项目备案证，项目的建设符合国家及地方现行产业政策。
符合

优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。

根据建设单位提供的资料，项目使用PET颗粒、水性油墨，VOCs含量较低，可有效从源头减少有机废气的产生。本着“应收尽收”的原则，运营期对生产过程中产生的有机废气进行收集和治理，经治理后的废气能做到达标排放，有效降低了对外环境的影响。

符合

根据上表可知，本项目的建设符合《空气质量持续改善行动计划》中的相关要求。
十二、项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析
表1-14  项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析
序号

文件内容

相符性分析

符合性

1
产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过省固体废物信息管理平台向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
项目建成后，危险废物严格按照国家有关规定建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并定期向玉溪市生态环境局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料等。
符合
2
产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。
项目建成后，企业严格按照国家相关规定对危险废物进行贮存、处置，不擅自倾倒、堆放。
符合
根据上表，项目建设符合云南省固体废物污染环境防治条例》的相关要求。
十三、项目与《云南省大气污染防治条例》符合性分析
表1-15  《云南省大气污染防治条例》的相符性分析
序号

具体要求

本项目情况

符合性

1

第九条 按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。
项目完成后要求建设单位及时办理排污许可手续。
符合

2
第十四条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定设置大气污染物排放口。
项目按照要求规范设置排气筒。
符合
3
第三十六条向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施的运营单位，应当按照国家有关规定采取有利于减少持久性有机污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置，确保达标排放。

项目有机废气经“集气罩+三级活性炭吸附”处理后经28m高排气筒（DA001）排放。
符合
根据上表，项目符合《云南省大气污染防治条例》中的相关要求。
十四、与《国家污染防治技术指导目录》符合性分析
根据生态环境部办公厅关于印发2025年《国家污染防治技术指导目录》的通知，项目生产工艺及技术不属于《国家污染防治技术指导目录》中的淘汰类、限制类技术。本项目有机废气采用“集气罩+三级活性炭”进行处理，不属于2025年《国家污染防治技术指导目录》中的鼓励类技术、低效类技术。活性炭净化装置属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A中表A.2（塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表）中提出的可行技术中的技术-“吸附”，属于可行技术。

十五、与《云南省排污权有偿使用和交易管理办法(试行)》(云政办规(2025)8号)相符性分析

表1-16  项目与《云南省排污权有偿使用和交易管理办法(试行)》符合性分析
文件内容
相符性分析
符合性
第六条 实施排污权有偿使用和交易的污染物为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、总磷、重金属(铅、汞、镉、铬和砷)5类指标。省级生态环境部门可根据环境质量改善和政策要求，会同有关部门适时调整纳入排污权有偿使用和交易范围的污染物种类。

第十一条 对现有排污单位，逐步实行初始排污权和富余排污权的核定和有偿使用，其初始排污权原则上采用定额出让方式获得。对新建、改建、扩建排污单位，其新增排污权应当在实际排污行为发生之前进行核定并通过交易方式获得。

第十二条 排污权管理应当与环评、排污许可、总量减排等制度有效衔接。

本项目为实施排污许可登记管理的排污单位，不在开展排污权有偿使用和交易的范围内。为方便管理，本项目承诺，若项目在实际建设过程可能因环保措施变化造成涉及指标污染物排放的，仍在实际排污行为发生前，按照《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》（云政办规〔2025〕8号）的有关规定进行核定，并通过交易方式依法取得。

符合
综上，项目符合《云南省排污权有偿使用和交易管理办法(试行)》(云政办规(2025)8号)。
十六、与《玉溪市红塔区国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析
《玉溪市红塔区国土空间总体规划（2021-2035年）》以建设科教创新城、健康宜居城和生态园林城为核心目标，统筹生态保护、农业安全与城镇发展，明确划定生态保护红线1.83万公顷、永久基本农田1.21万公顷及城镇开发边界，构建“一带两屏、一心两轴、一城多片”的空间格局。

项目位于玉溪市高新区九龙片区D7-1栋一层标准厂房，为玉溪市生态环境分区中的“红塔区产业园区重点管控单元”，项目建设符合玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案相关要求。项目地属于玉溪高新技术产业开发区核心区九龙片区（地块）工业用地，不涉及生态保护红线和永久基本农田，位于城镇开发边界内，符合《玉溪市红塔区国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关要求。

十七、与“玉溪高新区九龙大数据产业园”入驻原则的符合性分析

本项目为新建项目，租用玉溪高新区九龙片区D7-1栋标准厂房，属于玉溪高新区九龙大数据产业园智能终端制造及配套项目（一期）建设的标准厂房。租用标准厂房由玉溪高新区投资开发有限公司委托昆明翊佐环境科技有限公司編制《玉溪高新区九龙大数据产业园项目环境影响报告表》，并于2018年11月30日取得《玉溪高新区管委会关于玉溪高新区九龙大数数据产业园项目环境影响报告表的批复》（玉高开委复[2018]54号）。本项目与《玉溪高新区九龙大数据产业园项目环境影响报告表》中产业（项目）入驻原则的符合性分析见下表。
表1-17  项目与“玉溪高新区九龙大数据产业园”入驻原则符合性分析

相关要求

本项目情况

符合性

（1）符合国家及云南省相关产业政策原则

入驻（或引进）本工业园区的项目，规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家相关政策及环保要求。

经分析，项目为允许类项目，其建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》。

符合

（2）符合玉溪高新技术产业园区产业的政策原则
规划区引进的项目，其类型、产品结构、产品规模等应满足高新技术产业园产业规划的要求，有利于实现园区产业结构的合理性及规划目标的达成。
本项目位于玉溪高新区九龙片区D7-1栋标准厂房，属于玉溪高新技术产业开发区核心区九龙片区（地块）工业用地，项目为塑料制品制造业，与核心区规划产业基本符合，不属于园区规划负面清单限制或禁止投资类项目。
符合

（3）符合资源节约和环境友好原则

引进的项目应能满足资源节约原则，单位产品能耗、物耗水平至少应达到国内一般水平，优先引进资源能源消耗水平达到国内水平的企业；引进的项目应符合环境友好原则，优先引进无污染或少污染企业；禁止高污染、高耗能的企业入园。

本项目能耗、物耗属于国内一般水平，生产过程中主要固废提供周边企业资化利用，与“无废城市”建设要求相契合，不属于高耗能高排放项目。
符合

（4）协调发展原则

引进的项目应有利于统筹城乡协调发展,有利用改善园区环境质量。
项目周边主要分布食品制造、生物科技、数据通讯等企业，环境相容性好，本项目规模较小，污染排放量小，对周边环境不利影响小。
符合

项目建设符合《玉溪高新区九龙大数据产业园项目环境影响报告表》中产业（项目）入驻原则。

十八、与周边环境相容性分析
本项目位于玉溪高新技术产业开发区九龙片区的九龙大数据产业园，租用D7-1栋第一层，项目所在楼层的上层未有企业入驻。项目周边主要分布有食品制造、包装、数据通讯等产业，具体如下：
表1-18  项目周边企业情况表
名称
方位
距离
情况
玉溪信华科技有限公司
南
30m
液晶显示器件（LCD 显示屏）制造、电力电子元器件、电子专用设备零部件生产
蓝典信息产业（玉溪）有限公司
西
35m
数据处理、存储、软件开发、硬件生产与销售
玉溪文锋包装制品有限公司
北
20m
包装装潢印刷品生产
红云制药（云南）智慧生物医药生产基地
东
25m
生物医药开发生产
江太餐饮
东北
35m
食品生产
玉溪融建信息技术有限公司
北

50m
以软件、算力、系统集成为主，仅少量硬件制造

噢伴食品（云南）有限公司
北

90m
食品生产

加多宝（云南）饮料有限公司
西南
150m
食品生产
云南伊然轩食品有限公司
北

140m
食品生产
玉溪市新颖食品有限责任公司
北

140m
食品生产
1、对周边企业的影响
本项目主要产污：有机废气、设备噪声、少量生活污水、一般固废；无重污染工艺、无重大危险化学品。废气经集气+三级活性炭处理后达标排放；设备噪声采取减振、厂房隔声；废水排入园区污水管网；边角料厂内回用。项目污染物排放强度低，在落实环保治理措施前提下，废气、噪声不会对周边现有企业正常生产造成明显不利干扰。
2、周边企业对本项目的影响
本项目生产食品级塑料盒，周边以食品、轻工、装备制造等低-中等污染工业企业为主；周边企业废气、噪声经自身治理及距离衰减后，到达本项目厂界可满足环境功能区标准，不会对本项目生产环境造成显著不利影响。

3、防护距离与布局隔离

项目无大气环境防护距离、无卫生防护距离要求；地块与周边企业之间有厂区道路、绿化隔离带，平面布局相容。本项目生产车间布置远离厂界，高噪声设备布置于车间中部，进一步降低对外界影响。
综上，本项目与周边企业环境形容性较好，无环境污染影响；各企业与本项目均有厂房阻隔，生产运营过程中，污染物实现达标排放后，不会对本项目产生明显不利影响，对本项目生产运营不构成环境制约因素；本项目运营过程中，废水、废气、噪声均实现达标排放，固废妥善处理处置后，对周边环境影响较小。故本项目与周边外环境相容性较好。

十九、选址合理性分析
本项目位于玉溪高新技术产业开发区核心区九龙片区，租用玉溪高新区九龙片区D7-1栋标准厂房，位于玉溪高新技术产业开发区的核心区，用地为工业用地，项目租用的厂房为空置状态。项目为塑料盒物理挤塑、吸塑成型加工，无重污染工艺，项目行业类型与工业用地功能属性匹配，符合片区用地管控要求。本项目已取得玉溪高新技术产业开发区管理委员会颁发的投资项目备案证，同意项目建设。项目土地权属清晰，已取得玉溪高新区九龙工业园区标准厂房租赁合同。本项目塑料制品属于轻工制造，不属于园区限制、禁止引入的高污染、高风险化工、冶炼类产业，符合《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021~2035年）》及其环评报告书和审查意见，与周边已入驻企业无环境冲突，项目区租用工业厂房周边无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，地块处于城镇开发边界、开发区规划工业建设用地范围内，不占用生态保护红线、永久基本农田、公益林地，不在河湖缓冲管控禁止建设区域，符合玉溪市生态环境分区管控相关要求。本项目为食品包装容器生产，生产车间按照GB 31603‑2015《食品接触材料及制品生产通用卫生规范》进行环境管控。生产区分为一般作业区与准清洁作业区；成型工段设置局部排风系统，及时排出塑料受热挥发有机废气；成品裸露及内包装区域设置通风过滤系统，维持区域正压，控制粉尘、微生物污染风险。车间温度控制 18‑25℃，相对湿度 45‑65%；车间地面、墙面采用易清洁防渗材质，厂区及车间排水通畅；原料、半成品、成品分区隔离存放，人流物流分开，避免交叉污染。项目与周边工业企业在产业类型、污染特征上总体相容，相互环境影响可接受。项目依托开发区现有交通路网，物流运输条件良好，交通环境影响可控，与区域交通规划相容。项目所在片区市政雨污管网、供电、固废处置等环保基础设施配套完善，项目废水、固废、能源需求均可依托园区现有设施解决，与区域环保基础设施相容。本项目废气经集气+三级活性炭处理后达标排放；生活污水经周边市政污水管网通过污水处理厂之间水量的联合调度运营进入最终到玉溪市第一或第三污水处理厂处理，冷却水循环使用不外排。

综上，在落实环评提出的废气、噪声、废水、固废污染治理措施后，项目对外环境以及外环境对项目的影响均处于可接受水平，选址用地及外环境相容性可行，项目选址合理。

二十、平面布置合理性分析
本项目租用玉溪高新区九龙片区D7-1栋一层标准厂房，主要布置成片车间（挤出成型）、吸塑成型车间、原料区、成品区等，布局紧凑合理，功能分区清晰，工艺流程顺向排布。车间采用密闭结构设计，车间内独立分区，异味产生工序集中在密闭隔间内；废气收集点位就近设置于异味逸散面上方，配套引风系统将废气集中输送至废气治理设施处理后高空排放，排气筒位于厂房外北侧，与生产车间均有厂房相隔离，项目所在区域主导风向为西南风，排气筒位于项目区下风向，生产过程产生的有机废气、异味对办公区环境影响较小。成片车间东南角设置危险废物贮存库，设标牌标识，方便危废的收集和转移运输。生产设备均布置在生产车间内，产生的噪声经厂房隔声、距离衰减后对周围环境影响较小。项目充分利用现有规整厂房空间，所有建（构）筑物紧凑布置，在满足防火、卫生间距要求的前提下，符合工业园区节约集约用地的规划要求。综上，项目总平面布置合理。


二、建设项目工程分析


	序号
	设备名称
	数量
	备注


	生产车间

	1
	挤出机

	1台

	自动电加热系统

	2
	印刷机
	1台
	
	3
	全自动吸塑机

	5台
	自动电加热系统

	4
	贴标机

	5台
	
	5
	自动冲切机
	5台

	
	6
	塑料破碎机
	1台
	
	7
	冷却塔
	1台

	冷却水循环使用

	化验室


	1
	高精度数显测厚仪（千分尺）

	1台
	检测片材、丝数


	2
	电子分析天平（0.001g）

	1台
	片材克重、样品称量


	3
	雾度计/透光率仪

	1台
	透明吸塑盒透明度、雾度检测


	4
	数码显微镜

	1台
	观察片材黑点、杂质、晶点、表面瑕疵



	4、主要原辅材料及能源

项目PET颗粒使用新料，不使用再生塑料。项目原辅材料及能源消耗情况见下表所示。

表2-4   原辅材料及能源消耗情况一览表
名称

单位
消耗量

形态

最大储存量

储存形式

备注

PET颗粒
t/a
1000
固态
50t
袋装
外购
水性油墨

t/a

0.025
液态
0.025
桶装

外购

标签

万个/a
5000
固态
外购，约1t/a
包装箱
t/a
2
固态

0.5t
/
外购

自来水
m3/a
592
液态
/
/

市政管网
电
万KW·h
150
/
/
/

市政电网
项目原辅料理化性质如下：

PET颗粒：聚对苯二甲酸乙二醇酯，为结晶型聚合物，热塑性树脂。外观呈半透明乳白色或无色透明颗粒。相对密度1.38gcm3-1.40g/cm3，玻璃化温度：67℃，熔点：250-260℃，热分解温度300℃，具有吸水率低（0.1%–0.13%）、力学强度高、阻隔性好等特点。化学性质稳定，耐稀酸、稀碱及多数有机溶剂，食品接触安全性能符合GB 4806.7-2023要求，无毒、无味、无有害物质迁移风险。

水性油墨：项目印刷工序使用水性油墨，主要组成为丙烯酸树脂乳液、颜料、去离子水、少量醇类助溶剂、消泡剂、pH 调节剂；以水作为主要分散介质，属于低VOCs原辅材料，进厂原料执行《油墨中可挥发性有机化合物 (VOCs) 含量的限值》GB 38507-2020，柔印吸收性承印物水性油墨VOCs质量含量≤5%，项目采购时索取MSDS及产品检测报告，严控原辅材料VOCs含量，成品水性油墨原料本身不属于危险化学品。油墨物料密闭储存于油墨库房，油墨桶非取用状态保持加盖密闭。
标签：标签为成品不干胶贴纸，无现场调胶、涂布作业，仅完成标识粘贴。
5、劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目劳动定员为30人，不在厂区食宿。

工作制度：年工作日300天，实行两班制，8小时/每班。
6、给排水及水平衡图
1、给水

本项目给水依托厂区现有供水管网。项目用水定额及用水量依据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2026）进行核算。

项目用水主要为冷却用水、印刷机清洗水、生活污水。车间不进行地面冲洗，车间保洁以干式清扫/吸尘器收集碎屑为主，局部污渍采用半干抹布、半干拖布擦拭，抹布、拖布移至卫生间清洗，该部分清洗废水归入员工生活污水。
1）冷却用水
本项目在成型阶段需要用水对模具和设备进行冷却，冷却水使用桶装纯净水，设有冷却塔1台，冷却水循环能力为6.7m3/h，冷却水由管道供应至挤出机和热成型机冷却系统，采用间接冷却。冷却水在设备内循环使用，冷却后的热水经冷却塔冷却后进入循环水箱再次进入设备进行冷却，不外排。该过程中会损耗少量水量，每天定量补充新鲜水即可，不产生废水。本项目冷却水在系统循环流转总水量约为107.2m3/d，新建循环冷却水箱1个，容积为5m3，循环系统水量（静态保有量）为5m3（水箱里固定存水），水箱有效容积需满足水泵5～15min流量缓冲，故该循环水箱可满足冷却水循环使用需求。由于生产过程中会出现蒸发等损耗，循环冷却水损耗系数取1%，则损耗量为1.07m3/d，项目年工作300天，则项目需补充新鲜用水量为321m3/a。
2）印刷机清洗水
项目配备1台水性油墨印刷机，生产过程因换色、停机进行清洗，由于项目油墨使用量较少，每1kg油墨配套清洗水约20L，则本项目印刷机清洗用水量约0.5m3/a，0.0017m3/d；清洗水采用专用耐腐蚀密闭容器加盖储存收集后回用于调配油墨，不外排。

3）生活污水
本项目劳动定员30人，不在项目区食宿，参照《云南省地方标准》（DB53/T168-2026），用水量按30L/（人·次）计，用水量为0.9m3/d，排污系数为85%，则工作人员生活污水产生量为0.765m3/d。

2、排水
项目实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。冷却水循环使用不外排。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，通过污水处理厂之间水量的联合调度运营最终进入到玉溪市第一或第三污水处理厂处理。
3、水平衡图
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图2-1  水平衡图（单位：m3/d）

4、物料平衡
表2-5 物料平衡表

物料投入（t/a）
产出（t/a）
PET颗粒
1000
非甲烷总烃

4.601
水性油墨
0.025
粉尘
0.00094
标签
1
废包装材料
0.5
包装箱
2
废标签底纸
0.5
边角料和不合格产品
2.5
成品
994.92306
合计
1003.025
合计
1003.025
7、项目投资及环保投资

项目总投资为2000万元，环保投资27.5万元，占总投资的1.38%。环保投资估算明细表见下表：

表2-6   建设项目环保投资估算明细一览表
时期

类别

项目

合计（万元）

备注

运营期

废气

有机废气

集气罩（7个）+三级活性炭吸附（1套）+28m排气筒（DA001）

12
新建
废水

生活污水

化粪池（1个，容积30m3）
0
依托已有

冷却水
冷却塔1台
3
新建

循环水箱1个（5m3）
2
新建

噪声

生产设备

设备基础减振等

5
新建

固废
危险废物

危废贮存库1间，占地面积为5m2
5
新建

生活垃圾
垃圾桶
0.5
新建

合计

27.5
/

	

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程
本项目租用玉溪高新区九龙片区标准厂房进行改造后生产。租用标准厂房已建成，施工期只需对租用房屋进行基础的装修，不存在较大的建筑施工污染。施工期间的污染主要是房屋装修、生产设备安装、环保设施建设安装产生的噪声、粉尘、施工固体废弃物等。项目工程量小，施工期短、产生的污染物较少。项目工程施工期的工艺流程及产污情况图示如下：
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图2-2 施工期工艺流程图及产污节点图

2、营运期工艺流程

项目运营期工艺流程及产污节点示意图见图2-3。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-3  项目生产工艺流程及产污节点示意图
工艺流程简述：

①上料：外购的PET颗粒为袋装，将原材料卸料口与料口对接后卸料，由于原材料为硬质颗粒，上料过程无粉尘产生。

②挤出成型（片材生产）：挤出机为一体化设备，包括下料熔融、挤出、冷却成型，原料通过料筒进入加热系统，机器内的加热系统将塑料颗粒加热熔化，加热温度控制在250℃左右，形成熔融状的塑料，加热熔融好的塑料通过螺杆压力送入挤出机构，螺杆负责输送熔融的原料，而模头则控制原料的流动和形状，使其挤出成片材，挤出的片材接着进入冷却系统，通过快速冷却使片材固化，保持其形状和尺寸稳定性。该过程产生设备噪声、熔融废气、不合格产品和冷却水。在挤出机挤出口区域上方设置集气罩，废气收集后经三级活性炭吸附装置处理后由28m高排气筒（DA001）排放。冷却水经循环水箱收集后循环使用，不外排。
③印刷：少部分PET片材需印制品牌LOGO、食品信息、产品规格、生产批号等标识，采用水性油墨上机印刷，提升包装商品辨识度，满足食品包装标识标注规范。该过程产生设备噪声、印刷废气。在印刷机上方设置集气罩，废气收集后经三级活性炭吸附装置处理后由28m高排气筒（DA001）排放。项目油墨使用量较少，调墨位于印刷机集气罩下方，与印刷机使用一套集气设施，废气一并收集进入活性炭处理装置。
④热成型（吸塑成型）：吸塑成型采用全自动一体化成型机。包括加热、吸塑成型、冷却脱模等工序。将塑料包装盒模具安装于自动成型机上，并将平展的PET片材放置于自动成型机的上表面，利用电加热将片材加热至相应温度呈软化状态，PET片材加热温度为140℃-170℃，再通过真空吸气将软化后的片材吸附于模具表面，经冷却水冷却硬化成型后脱模。该过程产生设备噪声、熔融废气和冷却水。在成型机区域上方设置集气罩，废气收集后经三级活性炭吸附装置处理后由28m高排气筒（DA001）排放。冷却水经循环水箱收集后循环使用，不外排。
⑤贴标：项目采用全自动不干胶贴标机，所用标签为外部采购成品不干胶标签（压敏胶预涂于标签背面，底纸隔离），生产过程不新增调配胶粘剂、不加热熔胶、不现场刷胶。设备依靠机械剥离实现标签分离，通过硅胶压辊施压使标签粘附在产品外壁。工序常温操作，无加热、无溶剂添加，仅设备噪声。
⑥剪切（切割打孔）：将贴标后的半成品送至剪切机冲压裁剪形状，将多余边角料去掉。该过程产生边角废料。
⑦人工检验：对产品进行人工质检（主要检查成品外观、产品完好性等，不涉及化学检验），然后打包，送入成品仓库堆放待售。

⑧破碎：生产工序中产生的不合格产品及边角废料经破碎机破碎成颗粒状或者片状后回用于生产。该工序会产生废气、噪声。

3、产污节点统计

项目生产过程中生产的污染物主要为废气、设备噪声和生活污水及生活垃圾等，产污环节见下表。

表2-7     项目产污环节

污染类别
产污节点

主要污染物
处置方式

废水

印刷
印刷机清洗水
采用专用耐腐蚀密闭容器加盖储存收集后回用于调墨，不外排。
成型
间接冷却水
循环使用，不外排。

员工

生活污水

经园区内D7栋现有化粪池处理后通过已有排放口（DW001）进入市政污水管网，通过污水处理厂之间水量的联合调度运营最终进入到玉溪市第一或第三污水处理厂处理。
废气

挤出成型、吸塑工序及印刷（包括调墨）
非甲烷总烃
集气罩+三级活性炭吸附装置+28m高排气筒（DA001），未收集的非甲烷总烃呈无组织排放。
破碎
颗粒物

车间内沉降，呈无组织排放。
噪声

生产设备

等效连续A声级
设备安装基础减震、通过厂房隔声、距离衰减等措施降噪
固废
废包装材料和废标签底纸
收集后交资源回收类公司回收处理
边角料和不合格产品
经破碎后回用于生产
废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、含油废抹布
暂存于厂区危废贮存库，委托有资质单位处置。
废油墨桶
投产前开展固体废物属性鉴别，若鉴别废水性油墨具备危险特性，则废油墨桶属于HW49（900‑041‑49）危险废物；若无危险特性，则作为一般工业固废，外售回收公司综合利用。未取得鉴别结论前，废油墨桶从严暂按危险废物密闭防渗贮存管理。
生活垃圾

分类收集后由园区环卫部门清运处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租用玉溪高新区九龙片区D7-1栋标准厂房的一层进行生产，属于玉溪高新区九龙大数据产业园项目（一期）建设的标准厂房，本栋厂房目前仅入驻本项目（镒利祥新材料科技（云南）有限公司）1家企业，厂房其余区域暂空置，尚未引入其他生产经营主体。租用标准厂房由玉溪高新区投资开发有限公司委托昆明翊佐环境科技有限公司编制玉溪高新区九龙大数据产业园项目环境影响报告表》，并于2018年11月30日取得《玉溪高新区管委会关于对<玉溪高新区九龙大数据产业园项目环境影响报告表>的批复》（玉高开委复[2018]54号）；并于2020年6月11日通过项目环境保护竣工验收。根据《玉溪高新区九龙大数据产业园项目环境影响报告表》《玉溪高新区管委会关于对<玉溪高新区九龙大数据产业园项目环境影响报告表>的批复》《玉溪高新区九龙大数据产业园项目（一期）竣工环境保护验收意见》，本项目与标准厂房项目入驻原则不冲突。

项目租用的标准厂房建成至今一直处于空置状态，未有生产企业入驻，无历史遗留环境问题。
本项目拟依托厂区现有公用及部分环保设施，主要包括给水系统、排水管网、供电系统、消防设施、化粪池。在落实配套接驳、负荷核算及运维管理等相关措施前提下，本项目依托厂区现有公用及环保设施技术可行、经济合理，能够满足项目生产运行及污染防控要求。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）环境空气质量标准
根据环境空气质量功能区的分类，项目区属于二类区，TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O32030年12月31日前执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）（2026年3月1日实施）中过渡阶段浓度限值中的二级标准，2030年12月31日后执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）（2026年3月1日实施）中二级标准浓度限值。非甲烷总烃参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中规定和标准。

表3-1  环境空气污染物浓度限值

污染物项目

取值时间

过渡阶段浓度限值（二级标准）μg/m3
二级标准浓度限值μg/m3
标准来源
TSP

年平均

/
200

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准
24小时平均

/
300

SO2
年平均

60
20
24小时平均

150
50
1小时平均

500
150
NO2
年平均

40
30
24小时平均

80
50
1小时平均

200
200
CO

24小时平均

4000
4000

小时平均

10000
10000

O3

日最大8小时平均

160
160

1小时平均

200
200

PM10
年平均

60
50
24小时平均

120
100
PM2.5

年平均

30
25
24小时平均

60
50
非甲烷总烃（总挥发性有机物TVOC）

8小时平均
600
参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
注：过渡阶段指标准实施之日2026年3月1日起至2030年10月31日止；2031年1月1日起执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
（2）环境空气质量现状
1）基本污染物

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。本次评价引用《2024年玉溪市生态环境状况公报》中环境空气质量的结论。

根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，2024年玉溪市中心城区环境空气质量一级240天，二级124天，超标2天。与去年同期相比，一级天数增加29天，二级天数减少18天，超标天数减少了10天。其中，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为19.6μg/m3，中心城区环境空气质量优良天数比率为99.5%，与去年上升了2.8%。因此，项目所在区域属于环境空气质量达标区。
2）特征污染物

本项目涉及的特征因子为非甲烷总烃和TSP。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。本次评价非甲烷总烃的现状监测数据引用玉溪华恒环境科技有限公司于2025年1月5日~7日对何王屯村非甲烷总烃的监测进行评价。该监测点位于项目东面约900m处。TSP的现状监测数据引用云南汐远环保科技有限公司于2025年12月21日~24日对《高端船用与海洋工程装备特种电缆智能更新改造项目环境影响报告表》中的监测数据，该监测点位于本项目区西南侧约3800m处；本次评价引用的监测数据均在本项目5km范围内，监测时间为近3年数据，因此监测数据为有效数据。具体监测结果见下表：
表3-2   非甲烷总烃监测结果及评价表

监测点
浓度范围（mg/m3）
标准限值（mg/m3）
达标情况
何王屯村
0.10~0.17

0.6

达标
根据监测结果，评价区非甲烷总烃可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准值。

表3-3  引用的TSP现状监测结果一览表  单位：μg/m³
监测点位

监测时间

24h平均值（TSP）
标准值

达标情况

前列电缆

测点
2025.12.21-22
198
300
达标

2025.12.22-23
169
300
达标

2025.12.23-24
156
300
达标

根据监测结果，评价区TSP可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级标准浓度限值要求。

2、地表水环境质量现状
（1）地表水环境质量标准
项目区域地表水体为新西河（位于项目东面约630m处），新西河最终汇入玉溪大河。本项目生产、生活废水不直接排入新西河，生活污水全部纳管接入城镇污水处理厂处理，不会新增新西河污染负荷。根据《云南省水功能区划》（云南省水利厅2014年修订版），规划区内“曲江红塔-峨山工业、农业用水区”，2030年水质考核目标为III类，玉溪大河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准；参考《玉溪市水功能区划》（玉溪市水利局，2014年版）和《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》，新西河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。具体标准值见下表。
表3-4  地表水环境质量标准（mg/L）
序号

项目

III类
V类
1

pH值       （无量纲）

6-9

6-9

2
溶解氧            ≥

5

2
3
高锰酸盐指数       ≤

6

15
4

化学需氧量（COD）   ≤

20

40
5

五日生化需氧量（BOD5） ≤

4

10
6

氨氮（NH3-N）        ≤

1.0

2.0
7

总磷（以P计）        ≤

0.2

0.4
8
铜                ≤

1.0

1.0
9
锌                ≤
1.0

2.0
10
氟化物（以F-计）     ≤
1.0

1.5
11
硒                  ≤
0.01

0.02

12
砷                  ≤
0.05

0.1

13
汞                 ≤
0.0001
0.001
14
镉                ≤
0.005

0.01
15
铬（六价）         ≤
0.05

0.1
16
铅                 ≤
0.05

0.1
17
氰化物             ≤
0.2

0.2
18
挥发酚             ≤
0.005

0.1
19
石油类              ≤

0.05

1.0
20
阴离子表面活性剂     ≤

0.2
0.3
21
硫化物              ≤

0.2

1.0
22
粪大肠菌群（个/L）     ≤

10000

40000
23

总氮（湖、库，以N计）
1.0

2.0

（2）地表水环境现状
玉溪大河：根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，2024年玉溪大河矣读可断面水质类别为IV类，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，水质超标原因与沿岸农业面源污染和农村生活污水有关。

新西河：本次评价引用云南清源环境科技有限公司于2024年9月26日~9月27日对新西河断面进行现状监测结果，监测结果见下表。
表3-5    新西河水质监测结果及评价表
监测点

监测因子

监测值

标准限值

达标情况

项目下游约980m处新西河断面

pH（无量纲）

7.5-7.6

6-9

达标

COD（mg/L）

23-24

40

达标

BOD5（mg/L）

3.3-4.0

10

达标

NH3-N（mg/L）

3.48-4.62

2

超标

TP（mg/L）

0.56-0.63

0.4

超标

粪大肠菌群（MPN/L）

3300-4600

40000

达标

石油类（mg/L）

0.03-0.04

1.0

达标

根据上表，新西河氨氮、总磷指标不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。项目周边水质超标可能原因为沿途周边村庄生活污水及农田面源污染。

3、声环境质量现状

（1）声环境质量标准
项目位于玉溪高新区九龙片区，根据玉溪市红塔区声环境功能区划（2019-2029）、《玉溪高新技术产业开发区规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》，项目区为工业用地区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
表3-6  声环境质量标准
类别

适用区域

等效声级［dB（A）］

昼间

夜间

3类

项目区
65

55

（2）声环境质量现状
根据现场勘查，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，按照《建设项目环境环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）不开展现状监测。

根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，2024年，玉溪市中心城区区域环境噪声昼间平均等效声级为49.7dB(A)，总体水平等级为“一级”。项目所在区域为声环境质量达标区。

本项目位于玉溪高新技术产业开发区九龙片区，周边以工业企业为主，经现场踏勘，项目评价范围内无声环境敏感点（居民、学校、医院等）；项目周边分布多家工业企业，以食品、轻工、装备制造等低-中等污染工业企业为主，现状噪声源主要为周边企业风机、空压机、循环水泵等设备噪声以及厂区货车、叉车装卸运输噪声。周边企业高噪声设备均布置于封闭厂房内部，配套减震、消声、厂房隔声降噪措施。企业生产以昼间生产为主，夜间生产活动少，区域无明显突出强噪声污染源。综合判断，项目区域声环境总体稳定，属于声环境质量达标区。
4、土壤及地下水环境质量标准
根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A判定，本项目为IV类，不开展土壤环境影响评价。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A判定，项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。

5、生态环境现状

本项目位于玉溪高新区九龙片区，租用厂房已建设完成，用地范围已无原生植被，不涉及《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2022）涉及的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，确定本次大气环境评价范围为项目厂界外500m范围内的敏感点，声环境评价范围为项目厂界外50m范围内的敏感点。本项目无地下水环境、土壤环境、生态环境保护目标。根据现场勘查，本次评价以项目区为中心，50m评价范围内也无声环境保护目标。本项目选址不在飞井海水库饮用水水源一、二级保护区范围内，不在水库地表径流汇水区域及地下水补给核心区域，项目区域地表径流无汇入飞井海水库的通道，无直接水力连通关系。本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；冷却水循环使用，不外排，不向周边地表水体、沟渠及飞井海水库流域排放任何污水。项目周边主要环境保护目标如下。
表3-7  项目环境保护目标一览表

环境要素
保护目标
坐标
相对厂区
保护
内容
环境功能区

X
Y
方位
距离/m
大气环境

中所
102.533512
24.416400
东
300
约580人
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

杜家边村
102.531281
24.416185
东
160
约110人
南村

102.523105
24.417259
西南
460
约800人

龙池村
102.523727
24.419916
西
450
约650人
玉溪政务云数据中心
102.526367
24.415520
西南
300
约100人
云南联通玉溪数据中心
102.525895
24.415622
西南
430
约50人
声环境
项目周围50m范围内无声环境保护目标

地表水环境
新西河
东
630
地表水
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类

玉溪大河
南
5200
地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

生态环境

在产业园区内租赁厂房建设，不涉及生态环境保护目标。


	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物
（1）施工期

施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，厂界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

（2）运营期

运营期废气主要是生产过程中生产挤出、吸塑及印刷等生产工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）及恶臭，边角料及不合格产品破碎过程产生的颗粒物。项目设置1个有组织废气排气筒，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）及异味经集气罩收集后，通过1套三级活性炭处理后由1根28m高排气筒（DA001）排放。不合格产品及边角料破碎过程产生的粉尘经车间沉降后呈无组织排放。

DA001排放口处非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）中表4标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值。

厂界无组织颗粒物和非甲烷总烃排放要求执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值。厂内无组织VOCs排放浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求。
表3-8  有组织废气污染物排放标准
排放形式

污染源位置

污染物
标准限值
执行标准
有组织

DA001

非甲烷总烃
100mg/m3
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）

单位产品非甲烷总烃排放量

0.5kg/t

臭气浓度
6000（无量纲）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值
表3-9   非甲烷总烃厂区内无组织排放限值   单位：mg/m3
污染项目

排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC

10mg/m³

监控点处 1h 平均浓度值

在厂房外设置监控点

30mg/m³

监控点处任意一次浓度值

表3-10  厂界无组织废气污染物排放标准
序号

污染物项目

排放限值mg/m3
执行标准
1
非甲烷总烃
4.0
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表9标准
2
颗粒物

1.0
3
臭气浓度
20（无量纲）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准

2、水污染物
（1）施工期

项目施工期无施工废水产生，施工人员生活污水依托租用的玉溪高新区九龙大数据产业园项目（一期）已建的化粪池处理后，排入园区污水管网，最终进入污水处理厂处理。

（2）运营期

项目排水采用雨污分流制：雨水经雨水收集系统收集后进入园区雨水管网；生产过程中冷却水循环使用，不外排。生活污水经现有化粪池处理后经已有排放口（DW001）排入市政污水管网，通过污水处理厂之间水量的联合调度运营最终进入到玉溪市第一或第三污水处理厂处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准限值。
表3-11    项目污水接管标准     单位：mg/L

指标

pH

SS

BOD5
COD

NH3-N

LAS

TP

动植物油

石油类

GB8978-1996三级

6~9

400

300

500

－

20

－

100

20
（GB/T31962-2015）A等级

/

400

350

500

45

20

8
100

15

本项目执行

6~9

400

300

500

45

20

8

100

15

3、噪声
（1）施工期

项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），标准限值详见下表。

表3-12  建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

昼间dB（A）

夜间dB（A）

70

55

（2）运营期

项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准限值详见下表。

表3-13  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

声环境功能区类别
昼间

夜间

等效声级

等效声级
频发噪声最大声级

偶发噪声最大声级

3

65
55

80

70

4、固体废物
（1）一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）及一般固体废物分类与代码（GBT39198-2020）。

（2）危险废物收集、暂存：危险废物按《国家危险废物名录（2025版）》进行分类；危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）（2022年1月1日起施行）。

（3）水性油墨相关固废鉴别标准：GB 34330‑2025《固体废物鉴别标准 通则》；GB5085系列《危险废物鉴别标准》、HJ298‑2019《危险废物鉴别技术规范》。

	总量

控制

指标
	对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29、其他”，属于排污许可登记管理。

云南省人民政府办公厅于2025年12月2日发布的《关于印发<云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）>的通知》（云政办规〔2025〕8号），管理办法于2026年6月30日起实施。管理办法相关内容如下：

第三条 开展排污权有偿使用和交易的范围为实施排污许可重点管理和简化管理的排污单位。

本项目为实施排污许可登记管理的排污单位，不在开展排污权有偿使用和交易的范围内。为方便管理，本项目承诺，若项目在实际建设过程可能因环保措施变化造成涉及指标污染物排放的，仍在实际排污行为发生前，按照《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》（云政办规〔2025〕8号）的有关规定进行核定，并通过交易方式依法取得。
本项目建议的总量控制指标如下：
废气：有组织：VOCs（以非甲烷总烃计）排放量0.48t/a；无组织：非甲烷总烃排放量0.92t/a。

废水：本项目冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，通过污水处理厂之间水量的联合调度运营最终进入到玉溪市第一或第三污水处理厂处理，由于环保部门已对玉溪市第一或第三污水处理厂作总量控制要求，故本评价建议不对项目污染物排放作总量控制要求。
固体废物：处置率为100%。




四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目租用玉溪高新区九龙大数据产业园项目（一期）已建成的标准厂房，施工期主要对租用房屋进行基础的装修并安装设备及建设配套环保设施，并不存在较大的建筑施工污染。施工期间的污染主要是房屋装修、生产设备安装、环保设施建设安装产生的噪声、粉尘、施工固体废弃物等。项目工程量小，施工期短。

1、废气

项目施工期产生的废气主要为装修产生的施工扬尘等废气，产生量较小，且施工活动均在已有租赁厂房内完成，装修扬尘大部分通过车间厂房内自然沉降，外排扩散废气较小，经大气扩散稀释，对距离项目区周边的大气环境敏感目标环境影响较小。

2、废水

施工期间无施工废水产生，施工人员不在项目区内食宿，仅产生少量的清洗废水，依托玉溪高新区九龙大数据产业园项目（一期）内已建的化粪池处理达标后排入园区市政污水管网，通过污水处理厂之间水量的联合调度运营最终进入到玉溪市第一或第三污水处理厂处理，对周边环境影响较小。

3、噪声

项目施工噪声主要来源于装修机具和运输车辆运行噪声，噪声源强一般在75-95dB（A）之间，其特点为随机性、无组织性，不连续性和不规律性。项目夜间不施工，项目区周围50m范围内没有声环境保护目标。只要建设单位在施工中加强管理、合理操作。选用低噪声设备，施工设备定期进行维护保养，避免因设备故障产生高噪声的现象，同时对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；合理安排作业时间，施工噪声影响将得以控制；施工噪声对于区域噪声环境质量的影响是短暂的，其噪声影响随着施工期的结束而结束。

4、固废

施工期产生的固体废物主要为废施工材料及施工人员生活垃圾，废施工材料收集后外售废品回收商；生活垃圾经园区垃圾收集桶统一收集后，由园区统一委托环卫部门清运处置。项目施工期固废处置率为100%，对周边环境的影响较小。

综上所述，本项目施工全部依托现有租赁标准厂房开展，仅实施设备进场安装、配套环保设施布设等室内作业，无室外土建施工环节。施工期产生噪声、扬尘等环境影响因素均可通过落实本报告提出的各项污染防治措施予以削减控制，各类污染物可得到有效管控。加之全部施工活动封闭在厂房内部，污染物外逸量有限，施工噪声、扬尘对周边区域及环境敏感目标影响程度较小；且施工期各类环境影响均具有暂时性，待施工完成后，噪声、扬尘等污染问题将随之彻底消除。
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	一、大气环境影响和保护措施
（1）主要污染工序及源强分析
根据《PET热分解机理及热分解寿命方程研究》（高建国，李洋，刘洋等）可知PET热分解温度300℃左右，温度大于300℃会出现聚对苯二甲酸、乙二醇酯分解现象。本项目的加热温度在140~250℃之间，在整个生产过程中温度小于PET的分解温度，故本项目生产过程出现的废气主要为非甲烷总烃及异味（臭气浓度），不产生苯、甲苯、二甲苯等苯系物。
项目运营期废气主要为挤出成型、吸塑工序及印刷（包括调墨）产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、不合格产品及废边角料破碎产生的粉尘、车间异味（臭气浓度）等。项目共设置1根有组织排气筒排放有组织废气。项目PET片材生产挤出、塑料包装盒生产吸塑工序以及印刷工序产生的有机废气均引入1套三级活性炭吸附装置处理后通过28m高排气筒（DA001）排放。不合格产品及废边角料破碎产生的粉尘经厂房沉降后呈无组织排放。

表4-1  项目大气污染物产生量排放量一览表
产排污环节
挤出成型、吸塑工序及印刷（包括调墨）
未收集有机废气
未收集异味

破碎
污染物种类
非甲烷总烃
异味
非甲烷总烃
异味
颗粒物
污染物产生量(t/a)
4.601
少量
0.92
少量
0.00094
污染物产生速率(kg/h)
0.959
/
/
/
/
污染物产生浓度(mg/m3)
79.878
/
/
/
/
排放形式
有组织
有组织

无组织
无组织

无组织
治理设施
治理工艺
集气罩+三级活性炭（TA001）
/
/
封闭式厂房
风机风量(m3/h)
12000
12000
/
/
/
收集效率(%)
80

80
/
/
/
去除率(%)
87
87
/
/
60
是否可行技术
是
是
是
是
是
污染物排放浓度(mg/m3)
8.33
/
/
/
/
污染物排放速率(kg/h)
0.1
/
0.192
/
0.000078
污染物排放量(t/a)
0.48
/
0.92
/
0.000376
1、有机废气
①挤出成型有机废气

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292塑料制品行业系数手册》中2926塑料包装箱及容器制造行业系数表：“塑料包装箱及容器”树脂助剂“挤出”挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数2.7kg/t-产品，本项目挤出成型工序PET片材产生量约1000t，则产生的非甲烷总烃量为2.7t/a。

②吸塑成型有机废气
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292塑料制品行业系数手册》中2926塑料包装箱及容器制造行业系数表：“塑料包装箱及容器”塑料片材“吸塑”挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数1.9kg/t-产品，项目产品约1000t，则产生的非甲烷总烃量为1.9t/a。
③印刷（包括调墨）产生的有机废气
油墨调配（调墨）、印刷产生的VOCs 均来自水性油墨中有机助剂组分，调墨工位常温搅拌会有部分VOC逸散，全部纳入油墨物料衡算总产生量，不单独重复核算。项目油墨使用量较少，调墨位于印刷机集气罩下方，与印刷机使用一套集气设施，废气一并收集进入活性炭处理装置。

印刷工序（包括调墨） VOCs 产生量采用物料衡算法计算，公式如下：
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 式中：

 G产：印刷工序 VOCs 总产生量，t/a；

M油墨：水性油墨年消耗量，t/a，本项目取25kg；
WVOC：油墨中VOC组分质量分数（扣除水分），本项目取5%；
本项目水性油墨使用量为0.025t/a，则挥发性有机废气(以非甲烷总烃计)产生量约为0.00125ta。

◆风机风量：根据《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》，采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s，风机风量参考《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中“6.1.2治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计”相关要求，为满足要求，本次评价罩口平均风速按0.5m/s计。

对非甲烷总烃进行收集，类比同类项目设计资料，单个集气罩投影面积约为0.5m2（集气罩长宽约为0.7m*0.7m），控制点到吸气口的距离取0.2m。
根据《大气污染控制工程》中集气罩设计原则，项目集气罩风量按下式确定:

L=V0F= (10X2+F)Vx

式中:L一集气罩风量，m3/s；

V0一吸气口的平均风速，m/s；

Vx一控制点的吸入风速，m/s，根据上文，本次以0.5m/s计；

F一集气罩面积，m2；

X一控制点到吸气口的距离，m。

根据上述公式，则单个集气罩风量不低于1620m3/h。
根据工程分析，项目生产线1台挤出机、5台吸塑机、1台印刷机，共设置7个集气罩，故风机风量不低于11340m3/h。本项目选用风量为12000m3/h的风机，即控制风速为0.53m/s，可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》中排风要求。
◆收集效率

本项目集气罩废气收集效率参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（浙江省环境保护科学设计研究院、浙江环科环境研究院有限公司），“半密闭罩或通风橱方式收集，收集效率为65~85%。”，“达到上限必须满足的条件，否则按下限计：污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于某一数值（喷漆不小于0.75m/s，其余不小于0.5m/s）”，根据上文风机风量计算，本项目罩口处平均设计风速约0.53m/s，考虑实际运行情况，故本项目收集效率按80%计，则剩余20%未收集的废气为无组织排放。

为保障处理设施能够稳定，从而保证收集效率，本环评建议建设单位：

1）在尽可能保证操作流程的情况下减少横向气流对产生废气的影响，且废气设施运行时车间门窗尽可能密闭，减少外部车间横向气流对吸气收集影响，从而保证收集效率。

2）集气罩的收集效率与收集方式、集气罩大小、距污染源距离、收集风速和风量等有关，为提高集气罩控制效果，本次设计罩口尽可能靠近污染物发生源，减少横向气流的干扰。
◆有机废气处理效率

活性炭吸附工作原理：活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再经活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，常用来吸附空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭可以较彻底地净化废气，即可进行深度净化，特别是对于低浓度废气的净化，能耗低，运行费用相对其他方法低；在确保活性炭更换及时的情况下，处理效率较稳定。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》提出的要求：采用活性炭吸附治理技术的，应采用碘值不低于800mg/g的活性炭，并按照废气治理设计要求足量添加、及时更换。本环评要求建设单位设置专人进行管理，定期按照废气治理设计要求对活性炭足量添加、及时更换，并建立完善的管理台账，台账内容包括：活性炭吸附装置启停时间、设备运行情况，活性炭种类、装填或更换的数量和时间，以及废活性炭产生、贮存、处置等内容等。
本项目采用三级活性炭法治理挤出、吸塑、印刷工序等环节产生的非甲烷总烃，根据环办综合函〔2022〕350号《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》中“表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除效率通用系数”，一次性活性炭吸附VOCs去除效率为50%，两级活性炭吸附VOCs去除效率计算公式如下：
η=η1+(1−η1)×η2
据此公式计算得出三级活性炭吸附装置处理效率为87.5%，本项目按87%计。
◆小计

综上，本项目挤出成型有组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为2.7t/a，吸塑成型有组织有机废气产生量为1.9t/a，印刷（包括调墨）产生的有组织有机废气产生量约为0.00125ta，则本项目非甲烷总烃产生量为4.601t/a，集气罩收集率为80%，风机风量12000m3/h，活性炭处理效率为87%，项目年工作300天，每天运行16小时，则非甲烷总烃有组织排放量为0.48t/a，排放速率约为0.1kg/h，排放浓度约为8.33mg/m3。未捕集非甲烷总烃0.92t/a，排放速率约为0.192kg/h，呈无组织排放。
2、异味（臭气浓度）
项目生产在原料加热软化、成型过程中会产生轻微的异味，以臭气浓度表征。该轻微异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，所以本项目仅作定性分析，不进行定量分析。本项目异味随着有机废气一起经集气罩收集后引入“三级活性炭吸附”装置后通过1根28m高排气筒（DA001）有组织排放，臭气浓度有组织排放可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的排放限值。同时，车间内臭气浓度较低，加强车间通风后，无组织排放可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的企业边界大气污染物浓度限值。

3、粉尘
项目设置1 台破碎机对不合格产品及废边角料进行破碎，在破碎过程中会产生少量颗粒物逸散。粉尘产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《42 废弃资源综合利用行业系数手册》，其中“废PE/PP-干法破碎”颗粒物产生系数为375g/t-原料。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292 塑料制品行业系数手册”中“2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表”，一般工业固废产生系数为2.5kg/t.产品，项目年生产塑料包装盒约1000t/a，则需破碎的不合格产品及废边角料总量为2.5t/a，则破碎工序颗粒物的产生量为0.00094t/a，厂房阻隔控制率为60%，则破碎粉尘经厂房阻隔后呈无组织排放，排放量为0.000376t/a。本项目破碎工段处理对象为塑料边角料及不合格产品，属于硬质塑料，物料为整块/片状塑料，不是粉状、颗粒干料。破碎工序为间歇作业，仅在积攒一定边角废料后短时开机破碎，单次作业时间短，整体破碎规模很小，属于小规模间歇剪切粗破碎，无矿物粉尘产生，微细可逸散粉尘产生潜力极低。本项目破碎工序虽未配套专门除尘装置，但采取车间密闭、破碎机破碎腔密闭、破碎物料密闭接料收集等其他污染物控制措施，对周围环境影响较小。
（2）废气排放情况
表4-2  本项目废气产排情况一览表

排放方式

污染物
产生量（t/a）
收集率

去除效率
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
有组织

非甲烷总烃
4.601
80%
87%
0.48
0.1
8.33
异味
少量
80%
87%
少量
/
/ 

无组织

未收集非甲烷总烃
0.92
/
/
0.92
0.192
/
异味
少量

/
/
少量

/
/
粉尘

0.00094
/
60%
0.000376
/
/
（3）非正常排放分析
本项目有机废气处置方式为“三级活性炭净化装置”，本项目非正常工况主要为活性炭吸附效率下降、风机故障、集气系统破损、厂区停电四类情景。
1）活性炭吸附装置效率下降（治理效率30%）

下降原因：活性炭炭层板结、受潮失效，未及时运维更换，导致VOCs吸附功能下降，废气治理效率降至30%。

工况排放情况：废气收集系统、引风机运行正常，收集效率维持80%，但治理效果下降。

非正常源强核算：非正常工况有组织排放速率=0.7kg/h，排放浓度≈58.3mg/m3，短时间会造成厂区周边局部VOCs浓度升高。

环境影响：短时高浓度排放，易造成厂区车间异味明显，对厂界局部大气环境产生瞬时不利影响，持续运行会累积大气污染负荷。

应急管控要求：发现活性炭未更换、废气超标、异味异常时，立即停止生产；立即更换全新活性炭，完成炭层装填、设备调试、废气达标后方可恢复生产；建立活性炭更换台账，杜绝超期服役。

2）引风机故障停运（废气收集系统瘫痪）

失效原因：引风机电机烧毁、线路故障、轴承损坏、变频器故障，导致风机停机，集气系统无负压收集动力。

工况排放情况：治理装置完好，但无负压收集，废气收集效率降至0%，所有产生的非甲烷总烃全部以无组织形式散逸排放。

非正常源强核算：故障期间VOCs总产生速率0.96kg/h，全部无组织排放，车间及厂界无组织浓度大幅升高。

环境影响：废气完全无组织逸散，车间异味浓烈，厂界无组织污染物浓度短时超标，对厂区作业环境及周边近距离大气环境造成明显影响。

应急管控要求：风机故障瞬时全线停产，立即停止所有产污工序；安排电工、机修人员紧急检修风机设备，排查线路、电机故障，风机恢复负压收集、系统运行正常后，方可重启生产。

3）集气系统破损、管道泄漏（收集效率大幅下降）

失效原因：生产振动、人为磕碰、集气罩脱落、集气管道开裂、法兰密封失效，导致负压泄漏、集气罩密闭性丧失。

工况排放情况：风机、活性炭设备运行正常，但收集系统密闭失效，收集效率由80%降至20%以下，大部分废气无组织逸散，仅有少量废气进入治理设施。

环境影响：废气收集不充分，无组织排放大幅增加，车间异味扩散明显，厂界污染物浓度抬升，存在无组织超标风险。

应急管控要求：发现集气罩脱落、管道破损、负压不足、车间异味异常时，立即减产或临时停产；当场修复集气罩、密封管道、修补破损点位，恢复工位密闭集气条件；日常每日巡检集气系统密闭性，定期更换老化配件，杜绝敞口作业。

4）厂区突发停电（全厂动力中断）

失效原因：市政停电、线路跳闸、配电故障导致全厂瞬时断电。

工况排放情况：生产设备、引风机、废气治理设备同步停机，生产工序瞬时停止产污，无持续废气产生；仅设备残留少量挥发性组分缓慢自然逸散，无高强度非正常排放。

环境影响：无集中超标排放，仅微量残留废气无组织挥发，环境影响极小。

应急管控要求：突发停电自动停机，无需人工停产操作；恢复供电后，检查设备正常情况下方可恢复生产。
综上，所有废气治理、收集系统异常故障期间，严格执行“先停产、后处置、再复产”原则，严禁设备故障、治理失效情况下带病生产，杜绝持续性非正常排放。建立日常巡检制度，每日检查风机运行、集气密闭性、活性炭吸附状态、排气筒工况，提前排查隐患，最大限度降低非正常工况发生概率。故障处置完成后，需对废气治理系统试运行确认达标，留存运维、检修台账记录，方可恢复正常生产。非正常工况均为瞬时、偶发工况，持续时间短、发生概率低，在严格落实停产应急管控措施前提下，项目非正常工况大气环境影响短暂、可控、可恢复，不会对区域大气环境质量造成长期不利影响。

（4）废气环境影响分析
1）有组织废气达标性分析

表4-3  项目有组织废气排放达标情况一览表
排放口编号

污染物名称

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

标准浓度（mg/m3）

达标分析

备注

DA001

非甲烷总烃

8.33
0.1
100

达标

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）

异味（臭气浓度）
少量
/
6000（无量纲）
达标

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准

由上表可知，项目产生的非甲烷总烃和异味经三级活性炭吸附装置处理后，均能达标排放。

2）单位产品非甲烷总烃排放量达标情况分析

单位产品非甲烷总烃含量根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）附录B公式计算：
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式中：A—单位合成树脂产品非甲烷总烃排放量，kg/t-产品；

C实—排气筒中非甲烷总烃实测浓度，mg/m3；DA001排气筒中非甲烷总烃浓度取8.33mg/m3；

Q—排气筒单位时间内排气量m3/h；DA001排气筒风量为12000m3/h；

T产—单位时间内合成树脂的产量，t/h；项目年生产4800h，年产1000t塑料盒，即0.208t/h；

根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表4中“单位产品非甲烷总烃排放量为0.5kg/t”，根据上文计算结果，项目单位产品非甲烷总烃排放量约为0.48kg/t产品，小于0.5kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表4中“单位产品NMHC排放限值要求（0.5kg/t-产品）”。本项目单位产品非甲烷总烃排放量也可以达标排放。

综上所述，本项目设置的DA001有组织废气排放口在采取了相关的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放。

3）无组织废气达标分析

依据项目排放情况，视整个项目区为一个面源，本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目无组织排放污染源的最大环境影响，估算参数及结果如下：

表4-4  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
污染源名称

坐标(°)

海拔高度(m)

矩形面源

污染物排放速率(kg/h)

经度

纬度

长度(m)

宽度(m)

有效高度(m)

NMHC

矩形面源

102.52

8983
24.41

8066
1640.00

82.22
50.01
10.00

0.192
表4-5  预测结果及无组织废气达标分析一览表
离散点信息

面源

名称

经度(度)

纬度(度)

海拔(m)

下风向距离(m)

NMHC(μg/m³)

北厂界

102.529348
24.417968
1644.0
38.53
107.2700
西厂界

102.528898
24.417866
1643.0
23.87
88.3310
东厂界

102.529681
24.417617
1643.0
86.53
94.8890
南厂界

102.529209
24.417514
1643.0
65.51
111.6200
杜家边村

102.531322
24.417104
1642.0
259.87
54.9430
根据上表可知，项目在采取相应的污染防治措施后，非甲烷总烃无组织排放厂界浓度未超过《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表9中污染物无组织排放监控浓度限值（4000μg/m3），项目无组织排放对周边环境影响较小。厂区内（车间即厂界）无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求（10000μg/m3）。项目最近保护目标杜家边村满足环境质量标准要求。项目无需设置大气环境防护距离。严格落实 VOCs 全过程无组织管控要求，从原辅材料储存投料、生产作业、废气收集、物料密闭、运维管理全流程细化集气密闭、负压收集、全程控污管控措施，从源头、过程、末端多维度削减无组织逸散，保障项目有组织、无组织废气均能稳定达标排放。
综上，本项目废气对周边大气环境影响较小。
（5）废气防治措施可行性分析

本项目挤出成型、吸塑成型、印刷产生的非甲烷总烃和臭气浓度经集气罩收集后进入1套“三级活性炭吸附净化装置”（TA001、TA002）处理后由1根28m高排气筒排放（DA001）。活性炭净化装置属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A中表A.2（塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表）中提出的可行技术中的技术-“吸附”，属于可行技术。属于《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）附录A中表A.1（印刷工业排污单位废气治理可行技术参考表）中提出的可行技术中的技术-“活性炭吸附”，属于可行技术。
活性炭吸附装置是利用活性炭作为吸附介质，其作用原理为利用微孔活性物质对溶剂分子或分子团的吸附力，当废气通过吸附介质时，其中的有机废气污染物即被阻留下来，从而使得有机废气得到净化处理后排入大气。本项目大气污染防治措施可行性分析见下表。
表4-6   废气污染防治推荐可行技术
污染物
排污许可可行技术

本项目
是否可行
《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）
《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）
非甲烷总烃
喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧
活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化） 氧化、直接热力（催化）氧化、其他

活性炭吸附
可行
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）：要求源头控制、密闭收集、高效治理、无组织管控优先，大力推广密闭/负压收集，提高废气收集率；鼓励采用适宜治理工艺，禁止低效治理设施，强化泄漏与无组织管控。本项目有机废气产生于挤出、吸塑、印刷工序，采取车间密闭+工位局部集气罩+负压引风组合收集方式，最终经活性炭装置处理后高空排放，集气罩距产源距离、罩口风速按《工业通风》设计，保证废气及时捕获；含VOCs原料储存、投料采用密闭料桶/料仓，物料转移采用密闭输送，从源头减少逸散，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》。

（6）排放口基本信息及排气筒高度合理性分析
项目主要废气污染源废气排放口基本情况见下表：

表4-7  主要废气污染源排放口基本情况表
排放口编号

排放口名称

地理坐标

高度/m
内径/m
温度/℃
经度

纬度

DA001
有机废气排气筒

102°31'

45.542"

24°25'

4.578"

28

0.55
20

根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）中的要求，排气筒高度不低于15m。项目周边建筑较多，参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关规定，项目周围200m范围内最高建筑23m。本项目有机废气排气筒（DA001）高度设置为28m，高出周边最高建筑5米以上，符合上述要求，因此项目排气筒高度设置合理。同时，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。本项目DA001排气筒风量为12000m3/h，排气筒内径按0.55m，可以满足流速要求。
（7）大气环境影响分析

项目所在区域环境空气质量现状为达标区，符合城市环境空气质量功能二类区要求，空气质量状况良好。

项目采取的污染治理措施为污染防治可行技术。生产过程中产生的非甲烷总烃和臭气浓度经集气罩收集后进入1套“三级活性炭吸附净化装置”处理后由1根28m高排气筒排放（DA001），废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A中的可行技术，处理后排放的非甲烷总烃能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）中相关大气污染物排放限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值，项目废气排放对区域大气环境的影响较小。

综上，项目采用相应措施后，产生的废气对环境影响较小，对环境空气质量影响可以接受。

（8）监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）中废气自行监测要求，本项目废气监测要求见下表。

表4-8  废气监测计划
序号

排放形式

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

1

有组织

有机废气排放口DA001

非甲烷总烃
1次/半年

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表4规定的排放限值
臭气浓度

1次/年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 排放标准值
3
无组织

厂界上风向、厂界下风向
非甲烷总烃

1次/年

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表9规定的排放限值
臭气浓度
1次/年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值的二级标准（新改扩建）
颗粒物
1次/年
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表9规定的排放限值
厂界内（生产车间外）
非甲烷总烃
1次/年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内挥发性有机物无组织排放限值
二、废水

1、污染源源强核算及达标排放情况
项目用水主要为冷却用水、印刷机清洗水、生活污水。车间不进行地面冲洗，车间保洁以干式清扫/吸尘器收集碎屑为主，局部污渍采用半干抹布、半干拖布擦拭，抹布、拖布移至卫生间清洗，该部分清洗废水归入员工生活污水。
（1）冷却用水
本项目在成型阶段需要用水对模具和设备进行冷却，冷却水使用桶装纯净水，设有冷却塔1台，冷却水循环能力为6.7m3/h，冷却水由管道供应至挤出机和热成型机冷却系统，采用间接冷却。冷却水在设备内循环使用，冷却后的热水经冷却塔冷却后进入循环水箱再次进入设备进行冷却，不外排。该过程中会损耗少量水量，每天定量补充新鲜水即可，不产生废水。本项目冷却水循环用水量约为107.2m3/d，新建循环冷却水箱1个，容积为5m3，水箱有效容积需满足水泵5～15min流量缓冲，故该循环水箱可满足冷却水循环使用需求。由于生产过程中会出现蒸发等损耗，循环冷却水损耗系数取1%，则损耗量为1.07m3/d，项目年工作300天，则项目需补充新鲜用水量为321m3/a

（2）印刷机清洗水

项目配备1台水性油墨印刷机，生产过程因换色、停机进行清洗，由于项目油墨使用量较少，每1kg油墨配套清洗水约20L，则本项目印刷机清洗用水量约0.5m3/a，0.0017m3/d；清洗废水含有残余油墨，主要污染物为 COD、SS、色度，采用专用耐腐蚀密闭容器加盖储存收集后回用于调配油墨，不外排。
（3）生活污水
本项目劳动定员30人，不在项目区食宿，参照《云南省地方标准》（DB53/T168-2026），用水量按30L/（人·次）计，用水量为0.9m3/d，排污系数为85%，则工作人员生活污水产生量为0.765m3/d。经园区已建化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准限值后，经园区现有污水排放口（DW001）排入园区污水管网进入玉溪市第一、第三污水处理厂处理。生活污水主要污染物为pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP等，其产生浓度水质数据参照《城市污水回用技术手册》中我国城市生活污水水质统计数据。

表4-9   项目生活污水产排情况
废水量

污染物浓度及排放量

单位

污染物

pH
CODCr
BOD5
NH3-N

SS

TN

TP

生活污水产生量230m3/a

产生浓度

mg/L

6-9
275
132
25
165
30

6
污染物产生量

t/a

/

0.063
0.03
0.0058
0.038
0.0069
0.001
排放浓度

mg/L

6-9
178.75

105.6

17.5

33

21

4.8

污染物排放量

t/a

/

0.041
0.024
0.004
0.008
0.0048
0.0011
排放标准
mg/L

6-9

500

300

45

400

70

8

处理措施

经化粪池处理达标后经园区现有排放口（DW001）排入园区污水管网通过污水处理厂之间水量的联合调度运营最终进入到玉溪市第一或第三污水处理厂处理
排放方式

间接排放

排放去向

经通过污水处理厂之间水量的联合调度运营最终进入到玉溪市第一或第三污水处理厂处理后排入玉溪大河
表4-10   废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理类型设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP 

进入园区污水管网

连续排放，流量不稳定，但有周期性规律

/

化粪池（依托已有）
化粪池

依托已有排放口DW001

是

生活污水排放口
园区现有排放口（DW001）隶属于玉溪高新区九龙大数据产业园项目(一期)配套排污设施，已取得环保批复(玉高开委复[2018]54号)，依托现有排污口合法合规、可行。
表4-11 废水间接排放口基本情况表
序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/(万t/a)

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)

1

DW001

102.531055
24.418051
0.023
城镇污水处理厂
连续排放，流量稳定

—

玉溪市第一、三污水处理厂

CODcr
50

BOD5
10

pH

6-9

NH3-N
5（8）

SS
10

TN

15

动植物油

1.0

表4-12  废水污染物排放执行标准表
序号

排放口编号
污染物种类
国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议
名称

浓度限值/(mg/L)
1

DW001
pH

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准
6-9

CODcr
500
BOD5
300
NH3-N
45
SS
400
TN

70

TP
8
表4-13   废水污染物排放信息表
序号

排放口编号
污染物种类
排放浓度/(mg/L)
年排放量/(t/a)
1

DW001

pH
6-9
/

CODcr
178.75
0.041
BOD5
105.6
0.024
NH3-N
17.5
0.004
TN

21

0.0048
TP

4.8

0.0011
SS
33
0.008
2、废水污染防治措施可行性分析

（1）项目废（污）水处理设施情况

①化粪池

本项目生活污水产生量为0.765m3/d，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）要求：化粪池有效停留时间取12～24h。本项目化粪池污水有效停留时间按24h计。考虑1.2的保障系数，根据计算，本项目化粪池容积不小于0.918m3。经现场调查，项目车间外有1个化粪池，容积30m3，可以满足本项目需求。
3、项目废水排入玉溪市第一和第三污水处理厂可行性分析

（1）园区污水处理情况

根据《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021~2035年）》《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021~2035年）环境影响报告书》，玉溪高新技术产业开发区采用雨污分流排水体制，红塔片区、核心区现状设置有玉溪市第一污水处理厂，建设第三污水处理厂，用于收集处置南片区、九龙片区、大营街地块、观音山地块、莲池地块等区域现状污水，第三污水处理厂近期处理规模5万m3/d，远期15万m3/d。2021年8月玉溪市第三污水处理厂及配套管网项目收集管网部分先期开工，并于2022年12月启动厂区主体工程建设，于2023年7月份已开始试运行。

目前核心区九龙地块内企业排水主要通过自行处理后回用或排入周边市政管网通过污水处理厂之间水量的联合调度运营最终进入到玉溪市第一或第三污水处理厂处理后排入玉溪大河。

（2）玉溪市第一、第三污水处理厂概况

处理规模：玉溪市第一污水处理厂位于红塔区大营街镇唐旗小区，占地面积为148亩，污水处理厂处理规模为10×104m3/d，建成规模10×104m3/d，根据《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021~2035年）环境影响报告书》调查，玉溪市第一污水处理厂近期实际处理负量为8×104m3/d，运行负荷约80%，尚有部分余量。

玉溪市第三污水处理厂位于玉溪市中心城区西南边大营街甸尾村，建设规模为近期5万m3/d，远期10万m3/d。目前已投入运行，与玉溪市第一污水处理厂联合调度运行，通过玉溪市第一污水处理厂调节池调度，可向第三污水处理厂分配污水进行处理。
1）水量可行性

本项目排水量0.765m3/d。根据“企事业单位环境信息公开网”中“玉溪北控水质净化有限公司环境信息公开表”，玉溪市第一污水处理厂已接近满负荷运行。玉溪市第三污水处理厂已投入运行，玉溪市第三污水处理厂与玉溪市第一污水处理厂之间有调节池及排水管网相连通，可调度调配处理水量，分担玉溪市第一污水处理厂的处理压力，增加玉溪市第一污水处理厂的接纳量。本项目位于玉溪市第一污水处理厂纳污范围，外排废水经市政管网收入玉溪市第一污水处理厂调节池，在目前玉溪市第一、第三污水处理厂联合调度运行的情况下，故本项目外排废水进入玉溪市第一和第三污水处理厂处理，具有水量可行性。

2）水质可行性

项目生活污水经园区化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1A等级标准，排放水质符合玉溪市污水处理厂的管控标准要求。

项目外排生活污水以生活类特征污染物为主，主要污染因子为 pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮，无重金属、高毒难降解特征污染物，不含对生化系统具有抑制性的物质，废水可生化性较好，B/C比值高，与城市生活污水处理厂生化处理工艺相匹配，不会对污水处理厂活性污泥系统产生毒害抑制作用。本项目外排废水量较小，远小于该城市生活污水处理厂现有剩余处理规模，不会造成污水处理厂水力冲击负荷，污水处理厂有足够余量接纳本项目废水，水量接纳可行。
3）接管可行性

园区废水通过东面春和路市政污水管网，进入玉溪市污水处理厂处理。根据调查，具体排放路径：春和路污水管网→九龙路污水管道→新西河路西侧污水管道→汇溪路、玉溪大河截污箱涵一新西河路污水管道一玉溪市第一污水处理厂（调节池调度调节，可向第三污水处理厂分配处理）。

综上，本项目位于玉溪市第一污水处理厂纳入范围，园区废水可通过东面春和路市政污水管网，进入玉溪市污水处理厂处理。目前玉溪市污水处理厂运行状况良好，尚有处理余量，本项目外排废水进入玉溪市第一和第三污水处理厂处理是可行的。
4、监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》(HJ1207-2021)，本项目属于间接排放，生活污水排放口可不开展自行监测。
三、噪声

（1）噪声污染源源强核算结果及相关参数

项目运营期噪声主要来源于生产设备运行噪声，参考《污染源源强核算技术指南》各行业技术指南附录中相关设备声源源强资料，源强约70~95dB（A）。本项目的噪声源均位于生产车间内，且较为集中，排放噪声源强见下表：

表4-14  噪声污染源源强调查清单（室内声源）

序号
声源名称
数量
声源源强

声源控制措施
空间相对位置/m

距室内边界距离/m
室内边界声级/dB（A）
运行时段h/d
建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声

声功率级/dB（A）
X
Y
Z
声压级/dB（A）
建筑物外距离

1
挤出机
1
75
基础减震、厂房隔声、风机安装消声器
66
4.87
1
12
53.41
16

20
33.41
1
2
印刷机
1
75
64.03
0.16
1

10
55
16

20
35
1
3

吸塑机
5
75
48.3
9.59
1

8
56.93
16

20
36.93
1

4

贴标机
5
75
35.72
16.28
1

8
56.93
16

20
36.93
1

5

风机

3
85
63.24
6.45
1

12
63.41
16

20
43.41
1

6

冲切机
5
80

31.79
17.06
1

9
60.91
16

20
40.91
1

7

破碎机
1
80
27.86
16.67
1

11
59.1
16

20
39.1
1

8

冷却塔

1
80
51.05
32.79
1

5
66.02
16

20
46.02
1

注：1、生产运行时段：昼间生产16小时、夜间不生产。

    2、建筑物插入损失取值依据：参照《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4‑2021，综合考虑门窗、孔洞、缝隙声泄漏，噪声预测时保守取建筑物围护结构综合插入损失20dB (A)。
（2）主要污染工序及源强

项目噪声经采取厂房隔声、基础减震等措施处理后，噪声对周围环境影响较小。

采用点声源模式预测噪声源对环境的影响，预测模式如下：

（1）无指向性点声源几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）

式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置 r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源距离，m；

ro—参考位置距声源的距离，m。
（2）室内声源等效室外声源声功率计算方法

①若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频带的声压级可按下式近似求出：
Lp2  Lp1－（TL  6）
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 
TL—隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 
也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 
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式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 
Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； 
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时 Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数，R=Sα/(1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级：
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式中：LPlj—j 声源的声压级，dB；

N—室内声源总数。

Lp1（T）—靠近围护结构处室内 N 个声源的叠加声压级，dB；

计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2（T）=LP1（T）-（TL+6）

式中：Lp2（T）—靠近围护结构处室外 N 个声源的叠加声压级，dB（A）；

TL—围护结构的隔声量，dB（A）。

②将室外声级 Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的声功率级 LW。
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式中：

        Lw—中心位置位于透声面积S处的等效声源的声功率级；

        Lp2（T）—靠近围护结构处声源的声压级；
等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为 LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的 A 声级。

总声压级
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 
T—用于计算等效声级的时间，s； 
N—室外声源个数； 
ti—在T时间内i声源工作时间，s； 
M—等效声源个数； 
tj—在 T 时间内 j 声源工作时间，s；
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—第i个室外声源在预测点产生的A声级；


[image: image11.wmf]j

A

L

—第j个室内声源在预测点产生的A声级。

    然后按室外声源预测方法预测点处A声级。
（3）厂界噪声排放达标情况
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图4-1   项目厂界噪声贡献值预测结果图

项目厂界噪声值情况见下表

表4-15   噪声预测结果

预测方位

时段

贡献值（dB（A））

标准限值（dB（A））

达标情况

厂界北

昼间

57.63
65
达标

厂界南

昼间

56.94
65
达标

厂界西

昼间

56.83
65
达标

厂界东

昼间

57.06
65
达标

项目夜间不生产，根据上述预测，通过选用低噪设备、定期对生产设备进行维修保养及对高噪声设备安装减震设施等措施后，项目厂界四周昼间噪声值可以满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

为保证项目日常运行中厂界噪声稳定达标，要求建设单位采取如下措施：

1）优化设备布局，将设备布置在远离居民区一侧；

2）选择低噪声、低振动、高质量的机械设备，设备基础必须采取减振措施；

3）加强设备日常检修和维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

（4）监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》(HJ1207-2021)及结合项目实际情况，提出监测计划如下。
表4-16   噪声监测要求一览表

监测点位
监测因子
监测频次
执行标准
东、南、西、北厂界
等效连续A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值
四、固体废物
本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、废包装材料、废标签底纸、边角料和不合格产品、废活性炭、废矿物油、含油废抹布、废油墨桶等。

表4-17  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
序号
产生环节
固体废物名称
固废属性
类别及代码

物理性状
环境危险特性

产生量（t/a）
利用处置方式和去向
环境管理要求

1

生活

生活垃圾

一般固废
900-999-99

固态

/
4.5
园区环卫部门清运

/

2
生产

废包装材料

900-099-S17
固态
/

0.5
外售资源回收类公司回收
收集后暂存于车间内外售
3
生产
废标签底纸

900-099-S17

固态
/
0.5
4
生产

边角料和次品
130-001-39
固态

/

2.5
回用于生产
/
5
废气治理设施

废活性炭

危险废物
HW49
900-039-49
固态

T
32
定期委托有资质单位处置

分类收集后分区暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置
6
设备维修
废润滑油
HW08 900-214-08

液态

T，I
0.05

7
废润滑油桶

HW08
900-249-49

固态

T，I
0.02
8
含油废抹布及劳保用品

HW49
900-041-49

固态

T，I

0.01
9
生产
废油墨桶
/
/
固态
/
0.01
投产前开展固体废物属性鉴别，若鉴别废水性油墨具备危险特性，则废油墨桶属于HW49（900‑041‑49）危险废物；若无危险特性，则作为一般工业固废，外售回收公司综合利用。未取得鉴别结论前，废油墨桶从严暂按危险废物密闭防渗贮存管理。
1、污染源源强核算
（1）生活垃圾
生活垃圾来源于职工日常生活，项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，经计算，生活垃圾产生量为4.5t/a。生活垃圾集中分类收集后由园区环卫部门清运处置。
（2）废包装材料

原料包装产生的废包装箱、废缠绕带等，产生量约为0.5t/a，收集后交资源回收类公司回收处理。

（3）废标签底纸
贴标过程中会产生一定量的废标签底纸，产生量约为0.5t/a，收集后交资源回收类公司回收处理。
（4）边角料和不合格产品
项目裁切过程中会产生边角料，生产完成以后，需对产品进行质量检验，主要检验产品的外观性状、产品完好性等是否合格，检验过程中产生次品。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292 塑料制品行业系数手册”中“2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表”，塑料盒生产一般工业固废产生系数为2.5kg/t 产品，则不合格产品及废边角料总量为2.5t/a。经破碎后回用于生产。

（5）废活性炭

废活性炭来源于活性炭吸附装置更换的废活性炭，根据《生态环境部关于印发（2020年挥发性有机物治理攻坚方案）的通知》（环大气〔2020〕33号）文件中“采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换”，本项目要求使用的活性炭碘值不低于800mg/g。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码“900-039-49”。
项目区拟设置3个规格为2m×2m×1.5m的活性炭箱（三级活性炭吸附），总填装量为18m3，根据相关资料，本项目采用碘值不低于800mg/g的蜂窝状活性炭，蜂窝状活性炭密度为350~450kg/m3，本次以400kg/m3计，即单次填充量为7.2t/次。活性炭更换周期参考《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》（生态环境部大气环境司、生态环境部环境规划院），活性炭更换周期计算公式如下：
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式中：T—周期，d；

m—活性炭的质量，kg；本项目单次装填量为7200kg/次；
S—平衡保持量，%，参考《工业通风》手册、原环境保护部公告2017年第81号核算方法及多地VOCs治理技术指引，在无活性炭第三方动态吸附试验实测数据条件下，对于塑料加工产生的混合非甲烷总烃废气，保守选取平衡保持量15%进行更换周期核算。本项目S取15%；

C—有机废气进口浓度，mg/m3；本项目取63.9mg/m3；
Q—风量，m3/h；本项目为12000m3/h；
t—设备运行时间，h/d；本项目取16h/d；
经计算，在满负荷运转情况下，本项目活性炭更换周期约为88天，本项目年运行300天，则活性炭更换次数约为4次，则更换的活性炭总量为4次/a×7.2t/次=28.8t/a。有机废气吸收量为3.202t/a，即废活性炭总重量约为32t/a。项目产生的废活性炭统一收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。本环评要求建设单位做好活性炭更换的记录台账。
（6）废润滑油

项目运行期对生产设备进行检修及维护保养会产生废润滑油，废润滑油产生量约0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-214-08”，项目产生的废润滑油收集后分区暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处置。
（7）废润滑油桶
由于项目生产过程中涉及润滑油的使用，会产生废润滑油桶，产生量为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油桶属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-249-08”，废润滑油桶收集后分区暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处置。

（8）含油废抹布

本项目机械设备维修时会产生少量的废弃含油抹布，属于HW49类危险废物，废物代码为900-041-49，废弃含油抹布产生量较小，产生量为0.01t/a，收集后分区暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处置。

（9）废油墨桶
项目运营过程中会产生少量废油墨桶，约0.01t/a。废水性油墨未列入《国家危险废物名录（2025版）》，需投产前开展固体废物属性鉴别，若鉴别废水性油墨具备危险特性，则废油墨桶属于HW49（900‑041‑49）危险废物；若无危险特性，则作为一般工业固废，外售回收公司综合利用。未取得鉴别结论前，废油墨桶从严暂按危险废物密闭防渗贮存管理。

2、危险废物管理要求

本项目在成片车间东南角布置一间危废贮存库（TS001），面积约为5m2。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，并结合本项目危险废物的特点，对危废间要求如下：
（一）建设要求：
（1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。危废贮存库需完善配套导流沟、收集池(或围堰)设施，围堰有效容积不低于场内最大单个危废容器容积或总储存量的1/5，确保可有效拦截、收集泄漏物料，杜绝废液外溢污染环境。

（2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

（3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

（4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
（5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
（二）贮存设施运行环境管理要求：

（1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

（2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

（3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

（4）贮存设施运行期间，应按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259-2022)要求建立危险废物管理台账并保存。

（5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

（6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

（7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
（三）贮存点环境管理要求：

（1）贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

（2）贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

（3）贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

（4）贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

（5）贮存点应及时清运贮存的危险废物。

五、碳排放核算及影响分析
根据《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过）中第八十二条：国家加强温室气体排放的生态环境影响评价。本报告对项目的碳排放进行分析。碳排放分为直接CO2排放和间接CO2排放。本项目为食品级塑料盒生产项目，产品为塑料盒，原料主要为PET颗粒，主要能耗为电力，无化工合成工序，仅物理热成型加工。生产过程不涉及碳酸盐分解等工业产CO2反应，无工业过程碳排放。
本项目无锅炉，无化石燃料燃烧，仅加热物理成型，不发生裂解、化学反应，无工艺过程CO2、CH4直接排放。项目生产设备、冷却塔、废气处理、照明等用电，是本项目最主要碳排放来源。
外购电力CO2排放计算公式如下：
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式中：

E购电 —外购电力对应的CO2间接排放量，单位为吨（t）；

QE —报告期内外购电力总量，单位为千瓦·时（kW·h），取值1500000；

EF —外购电力CO2排放因子。参照根据生态环境部、国家统计局《关于发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告》（公告2025年第47号），2023年全国电力平均二氧化碳排放因子0.5306 kgCO2/kWh。

经核算，外购电力CO2间接排放量为795.9tCO2/a。项目不属于高碳排放项目，项目碳排放属于区域电网配套产生的间接排放，并非项目厂区直接向大气排放温室气体，正常工况下不会造成局地CO2浓度显著升高，不会对区域大气环境质量造成明显直接影响。通过选用节能设备、规范设备运行管理等措施，可进一步降低能耗与碳排放，符合区域减污降碳协同管控要求。建设单位可采用以下碳减排措施：①优先选用一级能效生产设备，降低单位产品电耗；②优化生产排班，减少设备空载待机时间；③定期维护生产及废气治理设备，保障设备高效运行；④后续条件具备时可采购绿电，进一步削减间接碳排放。

六、运营期地下水、土壤环境影响和保护措施
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，分析地下水污染源、土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施，并根据分析结果提出跟踪监测要求（监测点位、监测因子、监测频次）。

（1）污染源

项目地下水、土壤污染源为危险废物贮存库、油墨储存间、印刷机、污水管网、化粪池等。

（2）污染物类型

危险废物贮存库污染因子主要为石油烃，污水管网、化粪池染因子主要为COD、BOD5。

（3）污染途径

本项目对地下水、土壤环境可能产生影响的环节主要为：危险废物贮存库、油墨储存间、印刷机地面防渗破损，废润滑油泄漏，渗透污染地下水。污水管网、化粪池破裂，废水泄漏，渗透污染地下水。
（4）防控措施

结合项目污染特征因子及其污染控制难易程度，本环评要求项目按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7规定要求实施分区防渗，将场地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区，分区情况及防渗要求详见下表。

表4-18  项目分区防渗一览表

序号
建设内容
防渗级别
防渗要求
备注

1
其它区域
简单防渗
一般地面硬化
依托已有
2
化粪池
一般防渗
一般防渗区。等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5，渗透系数满足≤1.0×10-7cm/s要求。
依托已有
3

危废贮存库、油墨储存间、印刷机区域
重点防渗

危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能或2毫米厚高密度聚乙烯，或等效于渗透系数≤10-10cm/s的至少2毫米厚的其它人工材料，其次须设置防晒、防雨淋等装置，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器最大储量或总储量的1/5；须设置收集沟及收集井等
新建

本项目地下水、土壤环境污染途径主要为地面漫流、垂直入渗。本项目废水污染物均为常规污染物对地下水、土壤影响较小，不需开展地下水、土壤跟踪监测。根据项目地下水、土壤污染分析，本项目按照分区防控的要求，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，不同的分区采取相应的防渗措施。杜绝污水及泄漏物料的跑、冒、滴、漏，并在日常管理中加强设施维护。
综上所述，经采取有效分区防控措施后，项目对地下水、土壤环境影响较小。
七、环境风险评价
1、环境风险识别
本项目运营期涉及的危险物质和风险源分布情况及可能影响途径识别见下表。
表4-19   项目环境风险识别汇总表
序号
风险源
危险物质
最大储存量
临界量
储存方式
风险类型
可能影响途径
1
危废贮存库
废润滑油
0.05t
2500t
桶装
泄漏，火灾、爆炸引发的伴生/次生污染
环境空气、地表水、地下水、土壤
2
废活性炭
8t
/
袋装
违规堆放
环境空气、地表水、地下水、土壤

3
生产车间
VOCs
/
/
/
非正常排放
环境空气

4
原料库
水性油墨
0.25
/
桶装
泄漏

地表水、地下水、土壤

5
厂区

消防废水

/
/
/
泄漏
地表水、地下水、土壤
综上，根据危险物质本身的危险性及潜在风险源识别，确定本项目主要环境风险源和危险物质为废矿物油、废活性炭、VOCs、水性油墨、消防废水。
2、环境风险防范措施

根据本项目特点，风险管理措施如下：
（1）环境风险管理
项目建成运行后，建设单位应编制《突发事故环境风险应急预案》报送生态环境主管部门进行备案，并配备相应的风险应急物资。
②危险废物在厂区使用专用容器，危险废物存储于危废贮存库内，委托有资质的单位处理。危废贮存库和化验室必须派专人进行管理，并严格执行危废贮存库的管理制度，降低管理产生的风险。
③加强职工安全环保教育，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。
④应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。
⑤强化设备检修，减少因设备损坏、老化带来的遗漏。
（2）环境风险防范措施
1）泄漏事故

油墨仓库、调墨区域、危废贮存库设置防渗地面、防渗围堰；物料分区密闭存放，桶体立式存放、避免堆叠挤压；泄漏发生后立即停产、封堵源头、吸附擦拭收集泄漏物料，严禁直接冲洗外流；泄漏废液、吸附抹布全部作为危废收集处置，杜绝土壤、地下水、地表水二次污染。危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) 中相关要求设置防渗层，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。应具有液体泄漏堵截设施，设置围堰、导流沟、集液池，对围堰区进行防渗处理。严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；按照GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》规定，配置相应的灭火器类型(干粉灭火器等)与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现。
2）火灾燃烧事故
车间、仓库严禁明火作业，电气设备防爆接地、定期检维修；配备干粉灭火器、消防沙、灭火毯等应急器材；火情发生立即紧急停产、切断电源、分区隔离灭火，控制燃烧范围，减少燃烧产物生成量，杜绝火势扩大引发次生污染事故。
3）火灾烟气扩散事故
火灾产生的含VOCs、CO、烟尘烟气在风力、热浮力作用下向上风向、侧风向短距离扩散，形成局部污染气团。火情发生后立即疏散车间人员，开启车间通风系统辅助烟气快速扩散稀释；禁止人员近距离迎风作业；火情扑灭后持续通风换气，待车间异味、烟尘完全消散后方可恢复生产，避免残留烟气持续无组织逸散。

4）消防废水溢流事故
灭火作业同步安排专人负责废水管控，立即切断消防废水外排通道，快速利用沙袋、防渗挡板、临时围挡对起火区域周边进行围堵、截流，形成临时防渗围堰，阻止消防废水四处漫流。重点油墨区、危废贮存库防渗破损区域，防止含油消防废水下渗污染土壤及地下水，确保所有灭火废水全部滞留于可控区域。现场人员全程检查厂区截水沟、导流渠情况，及时用沙袋封堵。立即停止一切无关排水，提前布设临时抽排设备，设置雨水总排口闸阀及切换装置等，防范截水沟满溢外排风险。对满溢风险，启用临时储水罐、移动式防渗水池分流贮存过量消防废水。对已发生漫流的消防废水，及时采用吸油毡、围油栏拦截吸附，回收污染废水，清理地表残留油污及污染物。

3、环境风险分析结论

综上所述，项目环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，其环境风险影响范围主要集中在厂区内。项目经采取事故防范措施、制定完备的环境风险应急预案后，当出现事故时，通过采取紧急的工程应急措施和必要的社会应急措施，环境风险的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状，事故环境风险可接受水平。
表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

年产8000万只塑料盒建设项目

建设地点

玉溪市高新区九龙片区D7-1栋一层标准厂房

地理坐标

东经

102度31分45.349秒

北纬

24度25分3.962秒

主要危险物质及分布

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，本项目主要风险物质为废润滑油和油墨，暂存于危废贮存库和油墨库。
环境影响途径及危害后果

风险事故主要为泄漏事故；火灾事故及导致的次生环境污染事故。风险物质泄漏遇明火发生火灾事故，造成人员伤亡及经济损失；火灾事故救援过程中产生的清消废水若没有及时收集，泄漏至厂区外会对周边地表水、土壤及沿途生态环境造成影响。
风险防范措施要求

1）泄漏事故：油墨仓库、调墨区域、危废贮存库设置防渗地面、防渗围堰；物料分区密闭存放，桶体立式存放、避免堆叠挤压；泄漏发生后立即停产、封堵源头、吸附擦拭收集泄漏物料，严禁直接冲洗外流；泄漏废液、吸附抹布全部作为危废收集处置，杜绝土壤、地下水、地表水二次污染。危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) 中相关要求设置防渗层，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。应具有液体泄漏堵截设施，设置围堰、导流沟、集液池，对围堰区进行防渗处理。严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；按照GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》规定，配置相应的灭火器类型(干粉灭火器等)与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现。
2）火灾燃烧事故：车间、仓库严禁明火作业，电气设备防爆接地、定期检维修；配备干粉灭火器、消防沙、灭火毯等应急器材；火情发生立即紧急停产、切断电源、分区隔离灭火，控制燃烧范围，减少燃烧产物生成量，杜绝火势扩大引发次生污染事故。
3）火灾烟气扩散事故：火灾产生的含VOCs、CO、烟尘烟气在风力、热浮力作用下向上风向、侧风向短距离扩散，形成局部污染气团。火情发生后立即疏散车间人员，开启车间通风系统辅助烟气快速扩散稀释；禁止人员近距离迎风作业；火情扑灭后持续通风换气，待车间异味、烟尘完全消散后方可恢复生产，避免残留烟气持续无组织逸散。

4）消防废水溢流事故：灭火作业同步安排专人负责废水管控，立即切断消防废水外排通道，快速利用沙袋、防渗挡板、临时围挡对起火区域周边进行围堵、截流，形成临时防渗围堰，阻止消防废水四处漫流。重点油墨区、危废贮存库防渗破损区域，防止含油消防废水下渗污染土壤及地下水，确保所有灭火废水全部滞留于可控区域。现场人员全程检查厂区截水沟、导流渠情况，及时用沙袋封堵。立即停止一切无关排水，提前布设临时抽排设备，防范截水沟满溢外排风险。对满溢风险，启用临时储水罐、移动式防渗水池分流贮存过量消防废水。对已发生漫流的消防废水，及时采用吸油毡、围油栏拦截吸附，回收污染废水，清理地表残留油污及污染物。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目环境风险评价等级为简单分析，项目可能发生的事故为火灾事故，建设单位在严格执行上述预防措施后，并加强管理，严格操作，避免人为因素造成事故，可将环境风险控制在可接受的水平之内。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有机废气排放口（DA001）
	非甲烷总烃
	集气罩+三级活性炭吸附装置+28m高排气筒（DA001）
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表4规定的排放限值

	
	
	异味（臭气浓度）
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 排放标准值

	
	无组织废气
	非甲烷总烃
	封闭车间、大气扩散
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表9规定的排放限值

	
	
	异味（臭气浓度）
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值的二级标准（新改扩建）

	
	
	颗粒物
	
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表9规定的排放限值

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、TN、TP、氨氮、动植物油
	经化粪池（30m3）处理后通过现有园区排放口（DW001）排入市政污水管网，进入玉溪市第一、第三污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准限值

	
	冷却用水
	pH、COD、BOD5、TN、TP、SS、氨氮
	循环使用
	/

	
	印刷机清洗水
	pH、COD、BOD5、TN、TP、SS、氨氮、色度
	采用专用耐腐蚀密闭容器加盖储存收集后回用于调墨，不外排
	/

	声环境
	生产设备
	等效连续A声级
	设备安装基础减震、通过厂房隔声、距离衰减等措施降噪
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准限值

	固体废物
	生活垃圾集中分类收集后由园区环卫部门清运处置；废包装材料和废标签底纸收集后交资源回收类公司回收处理；边角料和不合格产品经破碎后回用于生产；危险废物废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、含油废抹布收集后暂存于厂区危废贮存库，委托有资质单位处置。废水性油墨未列入《国家危险废物名录（2025版）》，需投产前开展固体废物属性鉴别，若鉴别废水性油墨具备危险特性，则废油墨桶属于HW49（900‑041‑49）危险废物；若无危险特性，则作为一般工业固废，外售回收公司综合利用。未取得鉴别结论前，废油墨桶从严暂按危险废物密闭防渗贮存管理。

	土壤及地下水污染防治措施
	地下水、土壤：

本项目地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。
①源头控制措施
危废贮存库严格按照国家相关规范要求，防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废矿物油泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
②分区防控措施
根据项目地下水、土壤污染分析，本项目按照分区防控的要求，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，不同的分区采取相应的防渗措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1）泄漏事故：油墨仓库、调墨区域、危废贮存库设置防渗地面、防渗围堰；物料分区密闭存放，桶体立式存放、避免堆叠挤压；泄漏发生后立即停产、封堵源头、吸附擦拭收集泄漏物料，严禁直接冲洗外流；泄漏废液、吸附抹布全部作为危废收集处置，杜绝土壤、地下水、地表水二次污染。危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) 中相关要求设置防渗层，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。应具有液体泄漏堵截设施，设置围堰、导流沟、集液池，对围堰区进行防渗处理。严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；按照GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》规定，配置相应的灭火器类型(干粉灭火器等)与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现。
2）火灾燃烧事故：车间、仓库严禁明火作业，电气设备防爆接地、定期检维修；配备干粉灭火器、消防沙、灭火毯等应急器材；火情发生立即紧急停产、切断电源、分区隔离灭火，控制燃烧范围，减少燃烧产物生成量，杜绝火势扩大引发次生污染事故。
3）火灾烟气扩散事故：火灾产生的含VOCs、CO、烟尘烟气在风力、热浮力作用下向上风向、侧风向短距离扩散，形成局部污染气团。火情发生后立即疏散车间人员，开启车间通风系统辅助烟气快速扩散稀释；禁止人员近距离迎风作业；火情扑灭后持续通风换气，待车间异味、烟尘完全消散后方可恢复生产，避免残留烟气持续无组织逸散。

4）消防废水溢流事故：灭火作业同步安排专人负责废水管控，立即切断消防废水外排通道，快速利用沙袋、防渗挡板、临时围挡对起火区域周边进行围堵、截流，形成临时防渗围堰，阻止消防废水四处漫流。重点油墨区、危废贮存库防渗破损区域，防止含油消防废水下渗污染土壤及地下水，确保所有灭火废水全部滞留于可控区域。现场人员全程检查厂区截水沟、导流渠情况，及时用沙袋封堵。立即停止一切无关排水，提前布设临时抽排设备，防范截水沟满溢外排风险。对满溢风险，启用临时储水罐、移动式防渗水池分流贮存过量消防废水。对已发生漫流的消防废水，及时采用吸油毡、围油栏拦截吸附，回收污染废水，清理地表残留油污及污染物。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理
建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价中提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的关系，具体管理内容如下：
（1）项目在建设和运行中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地生态环境主管部门的要求及时反映发生的环保问题，接受生态环境主管部门的检查监督。
（2）项目建成运行后，建设单位应自主组织相关人员进行环保验收，并编制《突发事故环境风险应急预案》报送环保主管部门进行备案。
（3）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。
（4）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。
2、排污许可证办理
根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向玉溪市生态环境局申请取得排污许可证。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于排污许可简化管理的排污单位。

3、污染源排放口规范化
各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处。项目建成后，有组织废气排气筒应按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）中的相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台。

在厂区的固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）执行。
4、建设项目竣工环境保护验收
本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
5、竣工环境保护验收

本项目环保措施应当与整合主体工程同时设计、同时施工和同时投产，环保设施按照建设项目竣工环境保护验收管理办法，工程完成后在规定时间建设单位应向当地环保部门提出申请环保设施竣工验收，同时提交竣工环境保护验收调查报告。
表5-1  项目环保设施竣工验收一览表

项目

验收对象

治理措施

验收标准

大气污染防治措施

有组织非甲烷总烃
集气罩+三级活性炭吸附装置+28m高排气筒（DA001）
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表4规定的排放限值
有组织异味（臭气浓度）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 排放标准值
无组织非甲烷总烃
封闭车间、大气扩散
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表9规定的排放限值
无组织异味（臭气浓度）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值的二级标准（新改扩建）
颗粒物
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表9规定的排放限值
噪声防治措施

噪声

高噪声设备减振、风机安装消声器、建筑隔声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准限值
废水防治措施

生活污水
化粪池（依托），一个，30m³
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准限值
冷却用水
循环使用
/
印刷机清洗水
采用专用耐腐蚀密闭容器加盖储存收集后回用于调墨，不外排
/
固废防治措施

废包装材料和废标签底纸
收集后交资源回收类公司回收处理
处置率100%

边角料和不合格产品
经破碎后回用于生产
生活垃圾
由环卫部门定期清掏

废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、含油废抹布
收集后暂存于厂区危废贮存库，委托有资质单位处置。
废油墨桶
投产前开展固体废物属性鉴别，若鉴别废水性油墨具备危险特性，则废油墨桶属于HW49（900‑041‑49）危险废物；若无危险特性，则作为一般工业固废，外售回收公司综合利用。未取得鉴别结论前，废油墨桶从严暂按危险废物密闭防渗贮存管理。
6、项目运营期自行监测计划
表5-2  项目运营期自行监测计划一览表

项目
监测点位
监测因子
监测频次
执行标准
有组织废气
有机废气排放口DA001
非甲烷总烃
1次/半年
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表4规定的排放限值

臭气浓度

1次/年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 排放标准值
无组织
厂界上风向、厂界下风向
非甲烷总烃
1次/年
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表9规定的排放限值

颗粒物
1次/年
臭气浓度
1次/年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值的二级标准（新改扩建）

厂界内（生产车间外）
非甲烷总烃
1次/年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内挥发性有机物无组织排放限值
噪声

东、南、西、北厂界
昼间、夜间等效声级 Leq(A)
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准




六、结论
	综上所述，本项目位于玉溪高新区九龙片区，租用已有标准厂房进行生产。本项目的建设符合“玉溪市生态环境分区管控”中相关要求，符合相关生态环境保护法律法规政策。符合国家产业政策，选址合理，通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废通过采取相应的措施处理、处置后，能够达标排放，不会对项目区及外环境造成大的影响。通过分析，项目采取的污染控制措施有效、可行。在认真落实环评中提出的污染防治对策措施，保证治理设施正常运转，确保污染物达标排放的情况下，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。从环境保护角度看，项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	有组织非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.48t/a
	0
	0.48t/a
	+0.48t/a

	
	无组织非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.92t/a
	0
	0.92t/a
	+0.92t/a

	
	无组织粉尘
	0
	0
	0
	0.000376t/a
	0
	0.000376t/a
	+0.000376t/a

	废水
	废水量
	0
	0
	0
	153t/a
	0
	153t/a
	+153t/a

	一般工业固体废物
	废包装材料
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废标签底纸
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	边角料和不合格产品
	0
	0
	0
	2.5t/a
	0
	2.5t/a
	+2.5t/a

	危险废物
	废活性炭
	0
	0
	0
	32t/a
	0
	32t/a
	+32t/a

	
	废润滑油
	0
	0
	0
	0.05t/a
	0
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.02t/a
	0
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	含油废抹布及劳保用品
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废油墨桶
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	4.5t/a
	0
	4.5t/a
	+4.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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冷却用水
1.07
1.07
0.9
生活污水
0.135
0.765
市政污水管网
新鲜水
1.9717
107.2
印刷机清洗水
0.0017
用桶收集后回用于调配油墨，不外排



