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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	峨山盛泰工贸有限公司铁矿加工、仓储转运项目

	项目代码
	2607-530426-04-05-364946

	建设单位联系人
	吴涛
	联系方式
	15187939669

	建设地点
	云南省（自治区）玉溪市峨山县（区）双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区

	地理坐标
	（ 102 度 26 分 18.193 秒， 24 度 11 分 40.196 秒）

	国民经济

行业类别
	B0810 铁矿采选
	建设项目

行业类别
	第六项“黑色金属矿采选业08” 铁矿采选 081 单独的矿石破碎、集运

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	峨山县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	11600
	环保投资（万元）
	672.6

	环保投资占比（%）
	5.80
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m²）
	17600

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不设置专项评价，具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。

表1-1   专项设置原则及本项目专项设置情况一览表

专项评价的类别

设置原则

项目判定情况

本项目是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目废气污染物排放主要为颗粒物，不涉及排放《有毒有害大气污染物名录》中确定的有毒有害污染物及二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气等污染物

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无废水外排

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目涉及的有毒有害物质和易燃易爆危险物质为废机油，最大储存量均未超过临界量2500t

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。

本项目所在区域不涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此本项目未设置地下水专项评价。

	规划情况
	规划名称：《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》

规划审查机关：玉溪市人民政府；

审批文件名称及文号：《玉溪市人民政府关于云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）的批复》（玉政复〔2023〕21号）。

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》

审查机关：玉溪市生态环境局

审查文件名称及文号：玉溪市生态环境局关于《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（玉市环函〔2023〕27号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》相符性分析：

（1）规划概况

云南红塔产业园区规划总用地面积为43.55平方公里，除研和片区双小地块在峨山县境内，其余区域均属于红塔区辖区范围内。分别位于红塔区西部、北部、中部、东部及南部，包括红塔片区、研和片区。

研和片区规划总面积25.30平方公里。分为地块一、地块二、地块三、地块四、双小地块，共五个地块；地块一面积39.36公顷，地块二面积963.53公顷，地块三面积357.71公顷，地块四面积563.16公顷，双小地块面积609.16公顷。双小地块位于研和西南部，峨山县城东侧，西至民族中学，北邻回龙村，东至笔峰村，南连土官。

（2）片区产业定位

研和片区：打造开放高端制造区。重点发展数控机床制造、金属冶炼及制品加工、现代物流等领域，形成组团特色，打造全国知名的“专、精、特、新”特色产业聚集区，主导产业为先进制造业（装备制造）。
本项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，用地属于云南红塔产业园区研和片区双小地块。该地块作为片区产业配套核心组团，功能布局为：重点发展金属冶炼加工制造，同时辅以铸造及装备制造、轻工生产等功能，核心为片区先进制造业提供原料保障与产业链支撑，打造与研和片区主导产业协同互补的配套产业集聚区。
（3）符合性分析

本项目属于金属冶炼产业配套的铁矿破碎、筛分、配矿及原料、产品集运项目，属于金属冶炼加工制造产业前端原料配套环节，是双小地块金属冶炼加工制造产业的重要组成部分，能够为片区主导产业提供稳定的原料保障与产业链支撑，打造与研和片区主导产业协同互补的配套产业集聚区；项目选址位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，该地块的空间归属为云南红塔产业园区研和片区双小地块，行政区划隶属于峨山县。在管理体制上，2020年玉溪大化产业园区撤销后，双小地块整合至云南红塔产业园区，纳入玉溪高新技术产业开发区管理体系；根据中共峨山县委十三届第162次常委会会议纪要（附件4），会议明确在省级工业园区机构编制正式批复前，继续由玉溪大化产业园区管理委员会的架构牵头，抓好园区行动计划相关任务的落实，具体负责双小片区的项目入园审批及属地管理工作；项目已取得玉溪大化产业园区管理委员会出具的入园批复（附件4），批复文件载明，因云南峨山产业园区总体规划暂未编制完成，且项目为租用土地建设，同意项目临时入园及选址，同时明确项目契合区域产业发展导向，后续将依规配合园区规划调整落实相关工作。

综上，本项目的选址及建设与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》不冲突。

2、项目与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》符合性分析

表1-2 项目与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》符合性分析对照表

类别

文件要求

本项目

符合性

地表水
①对现有已实施的规划项目进行优化提升，包括节能、节水以减少废水产生量等；②在玉溪大河、石邑河分别未满足水质标准要求之前，不得新增排水；③根据玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见，建设项目环评严格落实污染物的削减；④禁止含一类污染物工业废水排入污水处理厂，工业园区的入驻企业污水纳管前应达到《污水综合排放标准》三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》，外排废水应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；⑤禁止未经处理达标的废水以任何形式进入区域地表水体。⑥限制用水量大的行业入驻园区，提高中水回用率，减少废水排放量，禁止在玉溪大河及其支流违法设置排污口；⑦双小片区的工业企业生产废水，在规划的污水处理厂建成运行前，不得排入外环境，企业应自建污水处理站，处理达标后回用或用于周边绿化；⑧入驻企业应定期开展强制清洁生产审计。
①本项目已在节能、节水方面进行优化，废水主要为员工生活污水；②本项目生产不涉及向玉溪大河、石邑河排放废水；③项目用地范围及评价范围内各项情况均符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号），并采取相应的环保措施进行污染物的削减；④本项目运营期喷雾降尘用水全部蒸发或被物料带走，不外排；⑤本项目采取雨污分流措施，厂区雨水管网设置切换阀，初期雨水经本次新建的238m³初期雨水收集池进行处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠；轮胎冲洗废水经冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排；生活污水由职工冲厕废水及盥洗废水组成，经本次新建的化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排；⑥项目建成后严格按《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》相关要求开展清洁生产审核。
符合
大气

①严禁不符合产业政策的企业和淘汰工艺、产业入驻园区，达不到排放标准和总量控制的项目，不得批准建设；②提倡清洁能源，推行清洁生产，必须严格采取污染防治措施，确保达标排放；③切实落实《大气污染防治行动计划》有关要求，加快挥发性有机物治理设施建设，工业企业应当采取措施减少物料的粉尘和气态污染物的排放；④合理布局大气污染型企业，保障足够的环境防护距离，优化喷漆、铸造、试剂刻蚀等环节，采取切实可控的污染控制方案，入驻企业应满足总量控制及清洁生产要求；⑤加强生态环境建设；⑥严防规划实施过程中扬尘污染，各入驻企业应采取切实有效的措施防治施工期扬尘污染。

①本项目为允许类项目，在采取相应污染防治措施后，大气污染物能够满足排放标准和总量控制要求；②本项目生产工艺及设备满足清洁生产要求，生产过程中采取相应的污染防治措施后，大气污染物能够实现达标排放；③本项目符合“气十条”的相关要求，不涉及有机废气的产生，生产过程中均采取了相应的防治措施，减少了污染物的排放；④本项目不涉及喷漆、铸造、试剂刻蚀等环节，污染防治措施满足总量控制及清洁生产要求；⑤本项目生产过程中均采取了相应的防治措施，减少污染物的排放，并将加强生态环境建设；⑥本项目施工期采取相应的扬尘防治措施，扬尘对环境影响较小。

符合

噪声

①园区应加强监督管理，督促入驻园区的企业进行噪声治理，确保其厂界噪声达标排放，严格执行工业企业卫生防护距离要求，按噪声达标距离进行产业布局；②村庄及居住区等噪声敏感目标与工业企业之间留出足够的距离，并设置绿化带以减小噪声影响；③交通噪声要按规划限值要求进行控制。

本项目在采取厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪声现象等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，且50m范围内无声环境保护目标，项目对周围环境影响较小。

符合

固废

①生活垃圾应及时清运，进一步做到垃圾分类收集、贮存、运输和处置；②严格准入制度；③大力推进清洁生产，进行首端控制，使企业尽可能少排或不排固体废物；④发展循环经济；⑤进行无害化处理；⑥加强管理，建立固废管理体系；⑦入区企业产生的危险废物必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，最终委托有资质的单位处置或回收。

①本项目生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门及时清运处置；②项目符合园区相关准入制度；③本项目实施清洁生产制度，运营期产生的固体废物均能得到妥善处置，处置率100%；④本项目袋式除尘器收尘灰定期清理后混入铁矿产品外售；初期雨水收集池沉渣、冲洗废水沉淀池沉渣定期清掏后混入铁矿产品外售；化粪池污泥及污水处理站污泥委托当地环卫部门定期清掏，清运处置，⑤本项目运营期固体废物处置率100%；⑥项目运营期将结合实际生产情况，如实记载固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息，定期汇总，并分类装订成册，由专人管理，并严格按照环评提出的固废处置措施对固体废物进行贮存、处置；⑦本项目运营期产生的废机油及空油桶严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位清运处置。
符合

生态环境准入清单符合性分析
符合性

空间布局
1、禁止不符合产业政策、不符合片区产业定位企业入驻。2、在玉溪大河、石邑河水质达标前，研和片区禁止引入高废水产生的项目。3、研和片区地块二位于岩溶含水层分布区，含水层天然防污性能弱，地下水环境较脆弱。禁止新增金属冶炼产能，慎重布局危险化学品仓储设施和污水处理设施等对地下水存在较大环境风险的设施。4、装备制造产业禁止投资电镀、金属表面处理等排放重金属废水、废气项目。5、金属冶炼禁止布局有色金属冶炼，禁止新增粗钢、生铁冶炼产能，金属冶炼及制品加工行业尽量布局完善产业链，促进园区金属冶炼行业转型升级。
1、本项目属于金属冶炼产业配套的铁矿破碎、筛分、配矿及原料、产品集运项目，属于金属冶炼加工制造产业前端原料配套环节，是双小地块金属冶炼加工制造产业的重要组成部分，不违反园区产业规划及功能定位要求；2、本项目无生产废水产生；3、本项目不涉及研和片区地块二，也不涉及金属冶炼、危险化学品仓储等设施；4、本项目属于金属冶炼产业配套的铁矿破碎、筛分、配矿及原料、产品集运项目，不涉及装备制造产业、金属冶炼行业。
符合
污染物排放管控
1、新改扩建项目排放区域大气环境超标污染因子的，在区域环境质量不能稳定达标前，须做到“增产不增污”，废气污染物排放必须实施“区域倍量削减替代”。2、在区域水环境质量不能稳定达标前，排放受纳水体超标污染因子的新建、扩建项目，实行区域内现有污染源1.5-2倍的削减替代。3、新增金属冶炼项目排放水平需满足超低排放要求。 
1、本项目所在区域属于大气环境质量达标区，无超标污染因子；2、本项目无废水外排；3、本项目不属于金属冶炼项目。
符合
环境风险防控
1、岩溶发育区域，应严格分区防渗要求。区域设置地下水监测井定期监测，防止事故情况下污染区域地下水。2、规划布局中注意与村庄规划发展区保持必要的环境防护距离。居民集中区不宜布置重大危险源。3、制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测

制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。4、工业企业应有完善的风险防范措施。5、重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。
1、根据《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》，本项目不涉及岩溶发育区域，本次评价要求项目危废暂存间重点防渗，地面与裙脚均进行防渗处理，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s；危废暂存间地面、墙面裙脚采用坚固的材料建造，表面无裂缝，建筑材料与危险废物相容；车间厂房、初期雨水收集池、冲洗废水沉淀池、一体化污水处理站、化粪池一般防渗，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m措施，渗透系数≤10-7cm/s；厂区地面硬化，并加强防渗措施的日常检查、维护；2、本次评价范围内无居民区，且本项目不涉及重大危险源；3、项目建成后，将及时编制应急预案。4、企业将根据应急预案完善、落实风险防范措施。5、本项目不属于重污染企业，各类污染物均能达标排放，可不设环境防护距离。
符合
资源开发效率要求
1、2030年，玉溪市用水总量控制在12.81亿m³以内，水资源利用效率和效益接近同期国内先进水平，万元GDP用水量降低到30m³以下，主要河流生态需水量保证率达到90%以上。2、玉溪市高污染燃料禁燃区内：禁止销售、燃用高污染燃料。禁止新建、扩建使用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施。禁燃区已建成各类高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施，应当按照国家、省、州要求淘汰或改用清洁能源。3、工业用水重复利用率80%，双小地块90%。
1、本项目用水主要为车间内喷雾降尘用水、喷淋降尘用水、员工生活用水，用水由市政自来水管网供给，用水量较小，对区域水资源利用影响较小；2、本项目不涉及玉溪市高污染燃料禁燃区，且粉尘废气均设置有相应的污染防治措施，废气可做到达标排放，对周围环境影响较小；3、厂区雨水管网设置切换阀，收集前15分钟初期雨水，避免了初期雨水混排出厂区，初期雨水经本次新建的1个238m³初期雨水收集池沉淀处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠。
符合
根据上表分析，本项目的建设符合《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》中的相关要求。

3、项目与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见相符性分析

表1-3   项目与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见符合性分析表

序号

规划环评审查意见要求

本项目对策措施

符合性

1

（一）加强《规划》引导，坚持绿色低碳高质量发展理念，结合生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与国土空间规划和“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）生态环境分区管控体系的协调衔接，产业园区应与红塔区、峨山县“三区三线”充分衔接，符合“三区三线”规划管控要求。按国家生态工业示范园区标准推进《规划》实施，进一步优化《规划》的布局 

和发展规模。

项目用地范围及评价范围内各项情况均符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）。项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，用地属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，符合峨山县“三区三线”规划管控要求。

符合

2

（二）进一步优化高新区空间布局，加强空间管控，严格对环境敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。

研和片区禁止布局有色金属冶炼行业。研和片区地块二和地块四、观音山地块位于岩溶含水层分布区，含水层天然防污性能弱，地下水环境较脆弱，在岩溶强发育、天窗、漏斗等分布区域，禁止布局危险化学品仓储设施和涉及酸洗、电镀等表面处理的工业项目等对地下水存在较大环境风险的设施。

产业园区按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和落后、过剩产能，分行业有序退出“限制类”产能，钢铁等行业实施超低排放改造，鼓励发展短流程工艺，压减粗钢产能。工业用地与人口密集区、自然保护区、河流岸线等敏感区间应合理设置绿化隔离带，留出必要的防护距离，防控布局性环境风险。

项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，用地属于云南红塔产业园区研和片区双小地块；本项目属于金属冶炼产业配套的铁矿破碎、筛分、配矿及原料、产品集运项目，不涉及危险化学品仓储等对地下水存在较大环境风险的设施。

本项目不属于能耗、环保、质量、安全不达标和落后、过剩产能，不属于“限制类”产能；本次评价范围内不涉及人口密集区、自然保护区、河流岸线等敏感区；根据工程分析可知，在采取相应防治措施后，项目运营期大气污染物均能达标排放，且评价范围内不存在居民区，符合空间布局要求；项目运营期加强管理并积极落实有关防范措施后，环境风险处于可接受水平。
符合

3

（三）严守环境质量底线，严格环境管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治行动的相关要求，制定大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序。采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。入驻企业要采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平，必要时对规划区开发强度及布局产业规模进行控制，重点行业建设项目应实行主要污染物区域削减。

高度重视规划区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。规划区实施“雨污分流”，因地制宜建设初期雨水收集处理系统，配合红塔区等相关政府部门，加强玉溪大河等河道的水环境综合整治与生态修复工程。加快推进污水处理厂、再生水处理设施及配套管网建设和改造。区域水环境质量未达到水质目标前，建设项目实行流域内主要污染物倍量削减，除城镇污水处理厂入河排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口。

项目建设应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施。严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目，确保区域地下水安全。 

将土壤污染防治工作纳入规划区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染。重视污染物通过大气—土壤一地下水等环境介质跨相输送、迁移和累积过程及影响，确保满足土壤环境管控要求。

危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存或安全填埋处置的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施。

根据国家和地方碳达峰行动方案和节能减排工作要求，积极开展园区减污降碳协同管控，推广园区能源梯级利用等节能低碳技术，实现减污降碳协同增效目标。

经工程分析可知，建设及运营过程中在采取相应环保措施后，项目产生的颗粒物能够达标排放，不会对周围环境产生较大影响；本项目采取“雨污分流”措施，厂区初期雨水设置1个238m³的初期雨水收集池处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠；轮胎冲洗废水经冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排；生活污水经本次新建的化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排。

本项目无废水外排，在采取本次评价中所提出的污染防范措施并加强管理后，可有效减少土壤及地下水环境受到的影响。项目用地范围内不涉及岩溶地区，符合文件要求。

本项目运营期产生的废机油及空油桶严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位清运处置；本项目运营期使用的能源主要为电能，符合碳达峰行动方案和节能减排的工作要求。

符合

4

（四）严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和规划区的绿色低碳化水平。规划区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境准入要求。要以规划区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。

本项目不属于“两高”行业，满足园区生态环境准入清单中相关要求；项目生产工艺及设备均满足清洁生产要求；根据环境质量现状分析，项目评价范围内有一定的环境容量和承载力；本项目不属于工艺装备落后企业，在采取本次评价所提出的防治措施后，污染物的排放符合总量控制要求。

符合

5

（五）建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜；强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。

本项目涉及的有毒有害物质和易燃易爆危险物质为废机油，在采取本次评价所提出的污染防范措施并加强管理后，环境风险处于可接受水平；项目建成后，企业将及时编制应急预案，将项目涉及的环境风险及时纳入应急预案，并向玉溪市生态环境局峨山分局备案。
符合

6

四、拟入区建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，严格项目生态环境准入条件，重点开展工程分析、污染物允许排放量测 

算和环保措施、固体废物综合利用途径及危险废物处理处置措施的可行性论证等工作，强化环境保护相关措施的落实；规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。

项目无废水外排，本次评价已针对大气污染物排放量进行核算，并已论证环保措施、固体废物综合利用途径及危险废物处理处置措施的可行性，已根据相关规范制定自行监测计划，已强化运营期产生的各污染物提出防治措施。
符合

根据上表分析，本项目的建设符合《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见中的相关要求。

4、项目与《峨山彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析

（1）规划概况

《峨山彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》是指导峨山县国土空间开发保护、城乡建设和产业发展的法定依据，规划范围为峨山县行政辖区内全部国土空间，总面积1972平方公里。规划构建"一核两带、多点支撑"的国土空间开发保护总体格局，其中"一核"为以双江街道为核心的县域发展核心区，"两带"包括绿色矿冶集聚和资源型经济转型发展带、昆磨高速沿线产城融合发展带。规划明确双江街道为县域政治、经济、文化中心，重点发展绿色工业、现代物流和综合服务业。

（2）产业发展定位

规划提出构建"323"现代产业体系，将新型矿冶列为三大传统支柱产业之一，重点发展铁矿、铜矿等矿产资源的精深加工及综合利用；将现代物流列为三大新兴产业之一，依托便捷的交通区位优势，打造滇中重要的矿产资源和工业产品仓储转运基地。规划坚持生态优先、绿色发展原则，推动传统产业绿色化转型，建设绿色现代产业集聚区。

（3）符合性分析

本项目位于峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，属于县域发展核心区范围。从用地性质来看，根据建设单位提供的土地证（附件6），本项目拟用地为工业用地，符合规划关于土地用途管制的要求。从“三区三线”管控要求来看，根据2026年7月20日峨山县自然资源局出具的峨山盛泰工贸有限公司铁矿加工、仓储转运项目"三区三线"数据查询结果（附件7），本项目未压占永久基本农田和生态保护红线，位于城镇开发边界范围内，符合规划最严格的生态保护和耕地保护要求；2026年7月8日项目已取得玉溪大化产业园区管理委员会出具的入园批复（附件4），同意项目临时入园，符合当前园区总体布局导向。

从园区规划符合性来看，因云南峨山产业园区总体规划暂未编制完成，项目选址契合双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区现行功能布局导向，双小片区作为县域产业配套组团，重点布局金属冶炼配套加工、仓储物流产业，本项目从事铁矿破碎、筛分、配矿及集运业务，契合园区工业支撑与物流配套的发展定位，用地布局符合园区现行工业、仓储用地管控要求。

从产业定位来看，本项目从事铁矿破碎、筛分、配矿及集运业务，属于新型矿冶产业链上游配套环节和现代物流产业范畴，与规划重点发展的产业方向高度契合，有利于完善区域矿产资源加工配送体系，推动绿色矿冶产业高质量发展。从环境保护要求来看，本项目对破碎、筛分、配矿等产尘工段采取封闭措施，粉尘经袋式除尘器处理后达标排放，废水全部回用不外排，危险废物规范处置，符合规划关于工业污染防治和绿色生产的要求。

从交通配套来看，本项目选址临近园区道路，交通便利，能够满足铁矿产品的仓储转运需求，符合规划关于现代物流产业发展和综合交通体系建设的要求。

综上，本项目的选址及建设与《峨山彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》相符。

	其他符合性分析
	项目选址合理性分析

1、项目选址合理性分析

项目选址位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，该地块的空间归属为云南红塔产业园区研和片区双小地块，行政区划隶属于峨山县。在管理体制上，2020年玉溪大化产业园区撤销后，双小地块整合至云南红塔产业园区，纳入玉溪高新技术产业开发区管理体系；根据中共峨山县委十三届第162次常委会会议纪要（附件4），会议明确在省级工业园区机构编制正式批复前，继续由玉溪大化产业园区管理委员会的架构牵头，抓好园区行动计划相关任务的落实，具体负责双小片区的项目入园审批及属地管理工作；项目已取得玉溪大化产业园区管理委员会出具的入园批复（附件4），批复文件载明，因云南峨山产业园区总体规划暂未编制完成，且项目为租用土地建设，同意项目临时入园及选址，同时明确项目契合区域产业发展导向，后续将依规配合园区规划调整落实相关工作；项目取得了峨山彝族自治县双江街道办事处出具的选址意见（附件5），同意本项目选址。根据建设单位提供的土地证（附件6），本项目所涉及的用地范围土地性质为工业用地；根据峨山县自然资源局出具的峨山盛泰工贸有限公司铁矿加工、仓储转运项目“三区三线”数据查询结果（附件7），本项目未压占基本农田、生态保护红线。建设单位须严格对照国有建设用地使用权证宗地图及峨山县国土空间规划“三区三线”管控范围图进行项目建设，所有建（构）筑物不得超出批准的用地红线及法定管控范围，若出现超范围建设情况须立即拆除并退让至合规边界。本项目选址及建设与《峨山彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》相符，契合县域产业布局、用地管控及城乡建设总体要求。

综上所述，本项目选址合理。

2、项目与周边环境相容性分析

经现场踏勘可知，项目北面102m处为峨山宏盛矿业有限公司年处理加工20万吨矿石项目，东南面为447m处的云南滇泉啤酒有限公司，西面240m为天大焦化厂，南面764m为石花村。根据本次评价工程分析章节可知，项目无生产废水外排；运营期产生的大气污染物仅为铁矿破碎、筛分、配矿产生的颗粒物，无异味及有毒有害气体排放；针对颗粒物污染，项目已配套高效集气除尘设施，有组织粉尘经处理后达标排放，无组织粉尘通过封闭车间、喷淋降尘等措施有效管控；经工程分析表明，项目有组织排放的铁矿破碎、筛分粉尘能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值要求，加工车间无组织排放的颗粒物浓度均低于《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7限值要求，粉尘影响范围有限，不会对项目区东南447m处的云南滇泉啤酒有限公司酿造生产环境产生不利影响，不会对距离较近的峨山宏盛矿业有限公司、天大焦化厂造成影响，不会对石花村造成影响；经查询《云南滇泉啤酒有限公司年产10万吨优质啤酒建设项目环境影响报告书》，该项目未设置大气环境防护距离、卫生防护距离。厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；运营期产生的固体废弃物均能得到妥善处理，处置率100%。因此，项目的建设不会对周围环境产生较大影响，建成后不会改变区域环境质量状况。根据现场踏勘情况，项目评价范围内无居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，也无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，外环境相对较简单，不存在明显的环境制约因素，评价范围内有一定的环境容量和承载力，项目的建设与周边环境相容。

综上，项目的建设与周边环境相容。

二、项目平面布置合理性分析

本项目租赁云南郅荣钢结构工程有限公司闲置场地，未新增建设用地，契合“节约集约用地”规划要求。厂区内部功能分区明确，新建1幢占地面积5822.94m²的生产车间，内部划分为占地面积1600m²的原料车间、占地面积2924.4m²的加工车间、占地面积1298.52m²的成品车间，核心生产区域边界清晰、相对独立，各生产环节划分有序，有效保障了铁矿原料加工、成品存储的流程性与专业性，避免了生产过程中的物料混杂，确保原料及产品品质。生产区域布局紧密结合铁矿破碎、筛分、配矿及集运的物料运输逻辑，原料卸载、暂存、加工、成品储存等环节流程紧凑，缩短了物料场内转运距离，降低了运输过程中的扬尘逸散风险。

项目厂区办公楼、地磅及磅房、停车场等各类辅助设施与生产区域距离适宜，既实现了办公、物料计量等功能与生产环节的便捷衔接，又避免了生产作业与辅助功能的相互干扰。环保设施布局科学合理，配套建设初期雨水收集池、化粪池、污水处理站、中水收集箱、危废暂存间等环保工程；雾炮机针对性设置于生产区域周边及产尘关键点位，袋式除尘器及给料口喷淋设施配套安装于加工车间内，抑尘除尘设施均紧邻铁矿破碎、筛分等核心产尘环节，可高效发挥扬尘治理作用；初期雨水收集池选址贴合厂区地形，能够最大限度汇集整个厂区的初期雨水，避免雨水径流引发的面源污染，各类环保设施各司其职、协同作用，形成了完善的场内污染防控体系。

厂区依托现有厂区出入口组织物料运输，场内道路规划规整，运输车辆进出路线清晰，与办公区域、辅助设施区域严格分离，杜绝了交通拥堵及生产安全隐患。生产车间、原料及成品存储区域与厂区用地边界保持合理距离，结合雾炮机喷雾降尘、袋式除尘器除尘等环保措施，可有效降低生产扬尘对厂区周边环境的影响；厂区地面硬化完整，场内道路及排水沟渠布局合理，形成了规范的排水体系，进一步规避了雨水径流带来的面源污染问题。

综上，本项目平面布置充分利用现有场地资源，实现了功能分区明确、流程衔接顺畅、环保防控到位的布局目标，与厂区整体布局兼容协调，无布局性环境风险，整体布置科学可行。本次评价要求建设单位须严格对照国有建设用地使用权证宗地图及峨山县国土空间规划“三区三线”管控范围图进行项目建设，所有建（构）筑物不得超出批准的用地红线及法定管控范围，若出现超范围建设情况须立即拆除并退让至合规边界。

三、产业政策相符性分析

本项目涉及的原料、产品、工艺均不属于国家发展和改革委员会文件《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类、鼓励类项目，属于允许类，符合国家产业政策。

项目于2026年7月8日已取得峨山县发展和改革局出具的峨山盛泰工贸有限公司铁矿加工、仓储转运项目《投资项目备案证》，项目代码2607-530426-04-05-364946，同意项目建设。
综上所述，项目符合国家和云南省的产业政策。

四、项目与现行政策、法规相符性分析

1、项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析

表1-4项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析
大气污染防治法相关内容

相符性分析

符合性
第十八条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。

本项目正在办理环评手续，取得环评批复后，将及时公开生态环境影响评价文件；建设及运营过程中在采取相应环保措施后，项目各大气污染物均能达标排放。
符合

第十九条 排放工业废气或者本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。

本项目排放的大气污染物主要为颗粒物，经工程分析可知，建设及运营过程中在采取相应环保措施后，项目排放的颗粒物能达标排放。本项目发生实际排污行为之前将按照《排污许可管理条例》的相关要求，及时办理固定污染源排污登记手续。

符合

第二十四条 企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。监测的具体办法和重点排污单位的条件由国务院环境保护主管部门规定。

本项目排放的大气污染物主要为颗粒物，不涉及有毒有害大气污染物；项目建成后将根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求进行自行监测，并依法公开排放信息。

符合

第二十七条 国家对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。

国务院经济综合主管部门会同国务院有关部门确定严重污染大气环境的工艺、设备和产品淘汰期限，并纳入国家综合性产业政策目录。

生产者、进口者、销售者或者使用者应当在规定期限内停止生产、进口、销售或者使用列入前款规定目录中的设备和产品。工艺的采用者应当在规定期限内停止采用列入前款规定目录中的工艺。

被淘汰的设备和产品，不得转让给他人使用。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类建设项目，符合国家产业政策。

符合

第四十八条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。

工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、卸车等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

本项目属于金属冶炼产业配套的铁矿破碎、筛分、配矿及原料、产品集运项目，不属于高污染行业。

项目产生的粉尘通过采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输等措施；原料车间、成品车间、加工车间均为封闭厂房，原料车间、成品车间各设置1台雾炮机，原料卸料、堆存、转运及成品装车时喷雾降尘；给料破碎一体机给料口及配矿机给料口旁各设置1套喷淋降尘设施，用于给料时喷淋降尘；通过封闭铁矿破碎、筛分、配矿设备落料点及输送设备，铁矿破碎、筛分粉尘经4台集气罩+1台袋式除尘器处理，处理后经1根15m排气筒DA001有组织排放等措施后，减少了内部物料的堆存、传输、卸车等环节产生的颗粒物对周围大气环境的影响。
符合

第六十条 在用机动车排放大气污染物超过标准的，应当进行维修；经维修或者采用污染控制技术后，大气污染物排放仍不符合国家在用机动车排放标准的，应当强制报废。其所有人应当将机动车交售给报废机动车回收拆解企业，由报废机动车回收拆解企业按照国家有关规定进行登记、拆解、销毁等处理。

国家鼓励和支持高排放机动车船、非道路移动机械提前报废。

本项目使用新能源自卸卡车进行物料运输，不产生汽车尾气，不存在汽车尾气污染问题；同时在采取不超载运输、进场车辆减速慢行、定期检查检修车辆、对运输道路采取洒水抑尘等措施后，可有效控制运输环节扬尘污染。

符合

第七十条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。

卸车物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。

城市人民政府应当加强道路、广场、停车场和其他公共场所的清扫保洁管理，推行清洁动力机械化清扫等低尘作业方式，防治扬尘污染。

项目在采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输等措施；原料车间、成品车间、加工车间均为封闭厂房，原料车间、成品车间各设置1台雾炮机，原料卸料、堆存、转运及成品装车时喷雾降尘，给料破碎一体机给料口及配矿机给料口旁各设置1套喷淋降尘设施，用于给料时喷淋降尘；封闭铁矿破碎、筛分、配矿设备落料点及输送设备，铁矿破碎、筛分粉尘经4台集气罩+1台袋式除尘器处理，处理后经1根15m排气筒DA001有组织排放等措施后，减少了颗粒物对周围大气环境的影响。
符合

第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。

码头、矿山、填埋场和消纳场应当实施分区作业，并采取有效措施防治扬尘污染。

符合

综上所述，项目的建设与《中华人民共和国大气污染防治法》的各项要求相符。

2、项目与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析
表1-5项目与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析
类别
文件内容
本项目情况
符合性
第一编 总则 第五章 生态环境影响评价 第三节 建设项目的生态环境影响评价
国家根据建设项目对生态环境的影响程度，对建设项目的生态环境影响评价实行分类管理。建设单位应当按照规定组织编制生态环境影响报告书、生态环境影响报告表或者填报生态环境影响登记表。
本项目正在编制生态环境影响报告表。
符合
建设项目的生态环境影响报告书、生态环境影响报告表未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，或者未经原审批部门重新审核同意的，建设单位不得开工建设。
本项目正在办理环评手续，取得批复前不开工建设。
符合
第二编 污染防治 第二分编 大气污染防治
防治大气污染，应当以改善大气环境质量为目标，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构、交通运输结构。防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、非道路移动机械、扬尘、农业等大气污染的综合防治。
本项目以电力为能源，不涉及燃煤；运输使用新能源自卸卡车；运营期采取运输车辆封闭遮盖、道路硬化洒水、封闭厂房、喷雾降尘、喷淋降尘及袋式除尘器处理等扬尘综合防治措施。
符合
地方各级人民政府应当加强对建设施工和运输的管理，保持道路清洁，控制料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。
项目施工期严格执行“六个百分之百”措施，降低施工期扬尘造成的影响；运营期采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输等措施；原料车间、成品车间、加工车间均为封闭厂房，其中原料车间、成品车间各设置1台雾炮机，用于原料卸料、堆存、转运及成品装车时喷雾降尘等措施，降低了堆场扬尘的影响

符合
建设单位应当将扬尘污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。
本项目已将扬尘污染防治费用列入环保投资，本次评价已制定施工扬尘污染防治实施方案。
符合
运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆和船舶应当采取密闭或者其他有效措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。
项目产生的粉尘通过采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输等措施；原料车间、成品车间、加工车间均为封闭厂房，原料车间、成品车间各设置1台雾炮机，原料卸料、堆存、转运及成品装车时喷雾降尘；给料破碎一体机给料口及配矿机给料口旁各设置1套喷淋降尘设施，用于给料时喷淋降尘；通过封闭铁矿破碎、筛分、配矿设备落料点及输送设备，铁矿破碎、筛分粉尘经4台集气罩+1台袋式除尘器处理，处理后经1根15m排气筒DA001有组织排放等措施后，减少了内部物料的堆存、传输、卸车等环节产生的颗粒物对周围大气环境的影响。
符合
第二编 污染防治 第三分编 水污染防治
水污染防治应当优先保护饮用水水源、保障饮用水安全，严格控制工业污染、城镇生活污染，防治农业面源污染。
本项目采取“雨污分流”措施，厂区雨水设1个238m³的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠；轮胎冲洗废水经冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排；生活污水经本次新建的化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排。

符合
国务院有关部门和县级以上地方人民政府应当合理规划工业布局，要求造成水污染的企业进行技术改造，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。
本项目轮胎冲洗废水、生活污水经处理后全部回用，提高了水的重复利用率，无废水外排。
符合
排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。
本项目采取“雨污分流”措施，厂区雨水设1个238m³的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠；轮胎冲洗废水经冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排；生活污水经本次新建的化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排。

符合
企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，减少水污染物的产生。
本项目生产工艺及设备满足清洁生产要求。
符合
第二编 污染防治 第五分编 土壤污染防治
土壤污染防治应当坚持预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与的原则。
本次评价要求项目危废暂存间重点防渗，地面与裙脚均进行防渗处理，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s；危废暂存间地面、墙面裙脚采用坚固的材料建造，表面无裂缝，建筑材料与危险废物相容；车间厂房、初期雨水收集池、冲洗废水沉淀池、一体化污水处理站、化粪池一般防渗，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m措施，渗透系数≤10-7cm/s；厂区地面硬化，并加强防渗措施的日常检查、维护

符合
第二编 污染防治 第六分编 固体废物污染防治
产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。
本项目袋式除尘器收尘灰定期清理后混入铁矿产品外售；初期雨水收集池沉渣、冲洗废水沉淀池沉渣定期清掏后混入铁矿产品外售；化粪池污泥及污水处理站污泥委托当地环卫部门定期清掏，清运处置；生活垃圾交由当地环卫部门清运处理。运营期一般工业固废处置率100%
符合
产生工业固体废物的单位应当建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。
本项目运营期将建立工业固体废物管理台账，如实记录固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息，由专人管理。
符合
产生危险废物的单位应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
本项目产生的废机油及空油桶严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位清运处置，并建立危险废物管理台账。
符合
第二编 污染防治 第七分编 噪声污染防治
排放噪声的单位和个人应当采取有效措施，防止噪声污染。
本项目在采取厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪声现象等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，且50m范围内无声环境保护目标，项目对周围环境影响较小。

符合
施工单位应当按照规定制定建筑施工噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。
本项目施工期采取施工场地合理布局、高噪声作业点布置在场地中部、合理安排施工时间、选用低噪声设备等措施，施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。
符合
第二编 污染防治 第一分编 通则
排放污染物的单位和个人，应当采取有效措施，防治在生产、生活和其他活动中产生的大气污染、水污染、海洋污染、土壤污染、固体废物污染、噪声污染、放射性污染，以及化学物质污染、电磁辐射污染、光污染等环境污染。
本项目已针对废气、废水、噪声、固体废物等各类污染物分别采取相应的污染防治措施，确保各类污染物达标排放或妥善处置。
符合
综上所述，项目的建设与《中华人民共和国生态环境法典》各项要求相符。
3、项目与《云南省大气污染防治条例》符合性分析

表1-6项目与《云南省大气污染防治条例》符合性分析

类别

文件内容

本项目情况

符合性分析

第八条

企业事业单位和其他生产

经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，

对所造成的损害依法承担

责任。
项目运营期废气主要为矿石运输、破碎、物料转运落料粉尘，采取的措施为原料车间、成品车间、加工车间均为封闭厂房，原料车间、成品车间各设置1台雾炮机，原料卸料、堆存、转运及成品装车时喷雾降尘；给料破碎一体机给料口及配矿机给料口旁各设置1套喷淋降尘设施，用于给料时喷淋降尘；封闭铁矿破碎、筛分、配矿设备落料点及输送设备，铁矿破碎、筛分粉尘经4台集气罩+1台袋式除尘器处理，处理后经1根15m排气筒DA001有组织排放等，减少了内部物料的堆存、传输、卸车等环节产生的颗粒物对周围大气环境的影响。

项目无组织废气：采取厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清扫、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，减少原材料的散落，厂区内运输严格控制车速等措施，减少项目无组织粉尘的排放量。在采取以上措施后，项目废气污染物能够达标排放。
符合

第二十八条

从事房屋建筑、市政基础

设施建设、水利工程施工、

道路建设工程施工、建

（构）筑物拆除、园林绿

化、物料运输和堆放等可

能产生扬尘污染活动的，

施工单位应当采取防尘抑

尘措施，防止产生扬尘污

染，建设单位应当对施工

单位进行监管。

符合

第三十二条

运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线和时间行驶。

项目运输车辆均采取封闭遮盖措施，并严格按照规定路线和时间行驶。

符合

综上所述，项目的建设与《云南省大气污染防治条例》的各项要求相符。
4、与《云南省大气污染防治行动实施方案》符合性分析

表1-7项目与《云南省大气污染防治行动实施方案》符合性分析

类别

文件内容

本项目情况

符合性分析

（一）优化产业空间布局

按照云南省主体功能区规划要求，合理确定我省重点产业发展布局、结构和规模。科学制定并严格实施城乡规划，强化城市空间管制和绿地控制要求，规范各类产业园区和城市新城、新区设立和布局。
经查询《云南省主体功能区规划》，项目所在地峨山县属于国家重点开发区域，重点进行工业化、城镇化开发，符合文件要求。

符合

（二）严格节能环保准入

提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度，把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。未通过能评和环评审查的建设项目，有关部门不得审批、核准、备案。

本项目不属于“两高”行业；本项目无 SO2、NOX、烟尘和挥发性有机物排放，颗粒物在采取相应污染物防治措施后，能够达标排放，符合总量控制要求。

符合

（三）加快淘汰落后产能

综合运用经济、技术和行政手段，提前 1 年完成全省“十二五”工业行业淘汰落后产能任务，结合各地产业发展实际和环境空气质量状况，争取在2015年底前再淘汰一批落后产能。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》要求，重点针对钢铁、水泥等产能过剩行业制定“十三五”淘汰计划，确保国家下达的淘汰落后产能目标任务全面完成。

本项目未被列入《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中淘汰类、限制类、鼓励类项目，视为允许类；根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40 号）第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，本项目所用设备和采取的生产工艺均不属于淘汰和限制类之列，且项目于2026年7月8日已取得了峨山彝族自治县发展和改革局出具的《峨山盛泰工贸有限公司铁矿加工、仓储转运项目》投资项目备案证，因此，项目建设符合国家相关产业政策。
符合

5、项目与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析

表1-8项目与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析

类别

文件内容

相符性分析

符合性

二、加快推动绿色低碳发展

（八）推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加强重点领域节能，提高能源使用效率。实施国家节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用和海水淡化规模化利用。
本项目生产工艺及设备满足清洁生产要求，生产过程中采取相应的污染防治措施后，大气污染物能够实现达标排放，符合文件要求；项目无废水外排，轮胎冲洗废水经冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排；生活污水处理后回用于厂区洒水降尘，符合文件中污水资源化利用的要求。
符合

（九）加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。

项目用地范围及评价范围内各项情况均符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）中的要求；本项目正在办理环评手续，根据工程分析，建设及运营过程中在采取相应环保措施后，项目各类污染物均能达标排放，符合文件要求。
符合

三、深入打好蓝天保卫战

（十三）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。进一步推进大中城市公共交通、公务用车电动化进程。不断提高船舶靠港岸电使用率。实施更加严格的车用汽油质量标准。加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”“公转水”，大力发展公铁、铁水等多式联运。“十四五”时期，铁路货运量占比提高0.5个百分点，水路货运量年均增速超过2%。

本项目使用新能源自卸卡车进行物料运输，不产生汽车尾气，不存在汽车尾气污染问题；同时在采取不超载运输、进场车辆减速慢行、定期检查检修车辆、对运输道路采取洒水抑尘等措施后，可有效控制运输环节扬尘污染。
符合

（十四）加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。强化秸秆综合利用和禁烧管控。到2025年，京津冀及周边地区大型规模化养殖场氨排放总量比2020年下降5%。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测，全国声环境功能区夜间达标率达到85%。

项目施工期严格执行“六个百分之百”措施，降低施工期扬尘造成的影响；运营期采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输等措施；原料车间、成品车间、加工车间均为封闭厂房，其中原料车间、成品车间各设置1台雾炮机，用于原料卸料、堆存、转运及成品装车时喷雾降尘等措施，降低了堆场扬尘的影响；项目采取厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护等措施后，厂界噪声能够达标排放。

在采取上述措施后，项目运营期对大气面源、噪声污染的治理满足文件要求。
符合

四、深入打好碧水保卫战
（十五）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。统筹好上下游、左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖自净功能。充分发挥河长制、湖长制作用，巩固城市黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制。2022年6月底前，县级城市政府完成建成区内黑臭水体排查并制定整治方案，统一公布黑臭水体清单及达标期限。到2025年，县级城市建成区基本消除黑臭水体，京津冀、长三角、珠三角等区域力争提前1年完成。

本项目采取“雨污分流”措施，厂区雨水设1个238m³的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠；轮胎冲洗废水经冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排；生活污水经本次新建的化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排。
符合

五、深入打好净土保卫战

（二十六）强化地下水污染协同防治。持续开展地下水环境状况调查评估，划定地下水型饮用水水源补给区并强化保护措施，开展地下水污染防治重点区划定及污染风险管控。健全分级分类的地下水环境监测评价体系。实施水土环境风险协同防控。在地表水、地下水交互密切的典型地区开展污染综合防治试点。

本项目选址不涉及各类饮用水水源保护区。运营期无废水外排，在采取本次评价所提出的污染防范措施并加强管理后，可有效减少土壤及地下水环境受到的影响。
符合

综上所述，项目的建设与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的各项要求相符。
6、项目与“关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案”符合性分析

2023年4月24日，玉溪市人民政府中共玉溪市委办公室印发了关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案。本项目废水不外排，主要污染是废气方面，重点分析“深入打好蓝天保卫战”相关内容。

表1-9项目与“关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案”的符合性分析表
主要目标

方案要求

本项目情况

符合性分析

三、深入打好蓝天保卫战
（八）深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，开展全市建筑施工工地扬尘专项治理。加强建筑渣土运输管理。强化施工、裸露地面等扬尘管控。
项目严格按建筑施工要求进行施工，减少施工扬尘。
符合
（九）推进挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同治理。

本项目无挥发性有机气体产生。
符合
（十）改善区域大气和声环境质量。强化大气污染协同治理，持续开展春夏季攻坚行动，推进细颗粒物和臭氧协同控制。落实大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。实施噪声污染防治行动，创造安静的生活环境。

项目运营期废气主要为矿石运输、破碎、物料转运落料粉尘，采取的措施为原料车间、成品车间、加工车间均为封闭厂房，原料车间、成品车间各设置1台雾炮机，原料卸料、堆存、转运及成品装车时喷雾降尘；给料破碎一体机给料口及配矿机给料口旁各设置1套喷淋降尘设施，用于给料时喷淋降尘；封闭铁矿破碎、筛分、配矿设备落料点及输送设备，铁矿破碎、筛分粉尘经4台集气罩+1台袋式除尘器处理，处理后经1根15m排气筒DA001有组织排放等，减少了内部物料的堆存、传输、卸车等环节产生的颗粒物对周围大气环境的影响。

项目无组织废气：采取厂区内地面全部硬化，派专人定期进行路面清扫、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，减少原材料的散落，厂区内运输严格控制车速等措施，减少项目无组织粉尘的排放量。在采取以上措施后，项目废气污染物能够达标排放。
符合
7、项目与《中共云南省委 云南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析

2022年7月27 日云南省发布了《中共云南省委 云南省人民政府 关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，本项目与其符合性分析见下表所示：
表1-10项目与《中共云南省委 云南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》的符合性分表

文件内容
相符性分析

符合性
加强工业企业大气污染综合治理。到2019年年底，基本完成“散乱污”企业及集群综合整治。强化工业企业无组织排放管理，加快火电、工业硅等大气污染重点行业的脱硫、脱硝技术改造。实施工业污染源全面达标排放计划，全面实施燃煤电厂超低排放改造和工业硅烟气治理。到2020年，完成火电企业燃煤机组超低排放改造任务，完成58户工业硅冶炼企业烟气脱硫工程建设。大力推进石化、工业涂装、汽车维修等重点行业挥发性有机物综合整治，严格执行有机溶剂产品有害物质限量标准。
本项目运营期废气主要为矿石运输、破碎、物料转运落料粉尘。原料车间、成品车间、加工车间设置封闭厂房，并在原料车间、成品车间各设置1台雾炮机，原料卸料、堆存、转运及成品装车时喷雾降尘；给料破碎一体机给料口及配矿机给料口旁各设置1套喷淋降尘设施，用于给料时喷淋降尘；封闭铁矿破碎、筛分、配矿设备落料点及输送设备，铁矿破碎、筛分粉尘经4台集气罩+1台袋式除尘器处理，处理后经1根15m排气筒DA001排放，减少了内部物料的堆存、传输、卸车等环节产生的颗粒物对周围大气环境的影响。根据污染物源强核算，本项目产生的粉尘废气均能够做到达标排放。项目各生产工序均在车间内进行，无组织废气对外环境的影响不大。综上，本项目污染物的产生量不大，项目的建设对周边大气环境的影响在可接受范围内。
符合
打好固体废物污染治理攻坚战。深入推进长江经济带固体废物大排查，重点开展工业固体废物堆存场所排查整治，调查、评估重点工业行业危险废物产生、贮存、利用、处置情况。严格执行危险废物经营许可、转移等管理制度，逐步建立信息化监管体系，提升危险废物处理处置能力，启动全过程监管。严厉打击危险废物非法转移、倾倒等违法犯罪活动。鼓励“无废城市”试点，推动固体废物资源化利用。加强医疗废物和有毒有害化学品监管。
本项目袋式除尘器收尘灰定期清理后混入铁矿产品外售；初期雨水收集池沉渣、冲洗废水沉淀池沉渣定期清掏后混入铁矿产品外售；化粪池污泥及污水处理站污泥委托当地环卫部门定期清掏，清运处置；生活垃圾交由当地环卫部门清运处理。运营期一般工业固废处置率100%。

项目危险废物主要为废机油、空油桶，分区分类暂存于本次新建的5m²危废暂存间内，定期交由有资质单位清运处置。

符合
8、项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析

表1-11项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则

（试行）》符合性分析

类别

文件内容

相符性分析

符合性

一、各类功能区

（一）禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘察需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘察项目。

经查询《云南省主体功能区规划》，项目所在地峨山县属于国家重点开发区域，应重点进行工业化、城镇化开发，符合主体功能定位。

/

（二）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及。

/

（三）禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。

根据建设单位提供的土地证（附件6），本项目所涉及的用地范围土地性质为工业用地；根据峨山县自然资源局出具的峨山盛泰工贸有限公司铁矿加工、仓储转运项目“三区三线”数据查询结果（附件7），本项目未压占基本农田、生态保护红线。

符合

（四）禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。

根据建设单位提供的土地证（附件6），本项目所涉及的用地范围土地性质为工业用地；根据峨山县自然资源局出具的峨山盛泰工贸有限公司铁矿加工、仓储转运项目“三区三线”数据查询结果（附件7），本项目未压占基本农田、生态保护红线。

符合

（五）禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。

根据建设单位提供的土地证（附件6），本项目所涉及的用地范围土地性质为工业用地；根据峨山县自然资源局出具的峨山盛泰工贸有限公司铁矿加工、仓储转运项目“三区三线”数据查询结果（附件7），本项目未压占基本农田、生态保护红线。
符合

（六）禁止在金沙江、长江一级支流（详见附件1）建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。

本项目不涉及。

/

二、各类保护区

（七）禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。

本项目不涉及。

/

（八）禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。

本项目不涉及。

/

（九）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不涉及。

/

（十）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。

本项目不涉及。

/

三、工业布局

（十一）禁止在金沙江、长江一级支流（详见附件1）岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。

本项目不涉及。
/

（十二）禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。

本项目不涉及。

/

（十三）禁止在合规园区（详见附件2）外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。

本项目属于金属冶炼产业配套的铁矿破碎、筛分、配矿及原料、产品集运项目，不属于高污染行业，不涉及新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能。

符合

（十四）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不涉及。

/

（十五）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。

本项目不涉及。

/

（十六）禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

本项目不涉及。

/

（十七）禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。

本项目不涉及。

/

综上所述，项目的建设与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的各项要求相符。
9、项目与中共云南省委 云南省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析

表1-12项目与中共云南省委 云南省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析

类别

文件内容

相符性分析

符合性

二、加快推动绿色低碳发展

（四）推进清洁生产和能源资源节约高效利用。深入实施清洁生产改造，依法开展清洁生产审核。推进绿色能源与绿色制造融合发展。强化能源和水资源“双控”，加强重点领域节能，实施节水行动
本项目生产工艺及设备满足清洁生产要求，生产过程中采取相应的污染防治措施后，大气污染物能够实现达标排放，符合文件要求；项目无废水外排，轮胎冲洗废水经冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排；生活污水处理后回用于厂区洒水降尘，符合文件中污水资源化利用的要求。
符合

（五）加强生态环境分区管控。优化生态环境分区管控格局，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估

项目用地范围及评价范围内各项情况均符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）中的要求；本项目正在办理环评手续，根据工程分析，建设及运营过程中在采取相应环保措施后，项目各类污染物均能达标排放，符合文件要求。
符合

三、深入打好蓝天保卫战

（一）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入开展清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。加大清洁能源汽车推广力度，推动氢燃料电池汽车示范应用。以大宗货物运输“公转铁”“公转水”为重点推进运输结构调整。

本项目使用新能源自卸卡车进行物料运输，不产生汽车尾气，不存在汽车尾气污染问题；同时在采取不超载运输、进场车辆减速慢行、定期检查检修车辆、对运输道路采取洒水抑尘等措施后，可有效控制运输环节扬尘污染。
符合

（二）深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。

项目施工期采取对施工场地、入场道路等定期进行洒水降尘、车辆进行篷布遮盖、控制车速、使用尾气达标的施工机械及运输车辆、严格执行“六个百分之百”等措施，降低施工期扬尘造成的影响。
符合

（四）改善区域大气和声环境质量。持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。

项目在采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输等措施；原料车间、成品车间、加工车间均为封闭厂房，原料车间、成品车间各设置1台雾炮机，原料卸料、堆存、转运及成品装车时喷雾降尘，给料破碎一体机给料口及配矿机给料口旁各设置1套喷淋降尘设施，用于给料时喷淋降尘；封闭铁矿破碎、筛分、配矿设备落料点及输送设备，铁矿破碎、筛分粉尘经4台集气罩+1台袋式除尘器处理，处理后经1根15m排气筒DA001有组织排放等措施后，减少了颗粒物对周围大气环境的影响；项目采取厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护等措施后，厂界噪声能够达标排放。在采取上述措施后，项目运营期对大气面源、噪声污染的治理满足文件要求。
符合

综上所述，项目的建设与中共云南省委 云南省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》的各项要求相符。

10、项目与云南省《空气质量持续改善行动计划》符合性分析

表1-13项目与云南省《云空气质量持续改善行动计划》符合性分析

类别

文件内容

相符性分析

符合性

二、优化产业结构
（一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。

本项目属于金属冶炼产业配套的铁矿破碎、筛分、配矿及原料、产品集运项目，不属于“两高一低”项目；本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类建设项目，符合国家和云南省产业规划及产业政策；

项目用地范围及评价范围内各项情况均符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）中的要求；项目已按规定开展项目环评，采用高效节能设备符合节能审查要求；能源以电力为主，契合碳排放达峰目标；项目不涉及产能置换、重点污染物总量控制及污染物排放区域削减，选址及建设与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》不冲突。

符合

（二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类建设项目，符合国家产业政策。

符合

五、提升面源污染治理精细化水平

（十四）持续推动扬尘污染治理管控。严格落实建筑施工工地“六个百分之百”要求，对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。到2025年，城镇装配式建筑和采用装配式技术体系建筑占新开工建筑面积比重达30%；昆明市主城区道路机械化清扫率达90%左右，其他地级城市建成区达85%左右，县城达70%左右。

项目施工期采取对施工场地、入场道路等定期进行洒水降尘、车辆进行篷布遮盖、控制车速、使用尾气达标的施工机械及运输车辆、严格执行“六个百分之百”等措施，降低施工期扬尘造成的影响。
符合

六、强化多污染物减排

（十九）深入治理餐饮油烟和恶臭异味。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。加强对恶臭异味扰民问题的排查整治，投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。因地制宜解决人民群众反映集中的露天烧烤、油烟及恶臭异味扰民问题。

项目员工均不在厂区食宿，不涉及餐饮油烟。
/

七、完善大气环境管理体系

（二十三）完善重污染天气应对机制。建立健全省市县三级重污染天气应急预案体系，明确各级政府部门责任分工，规范重污染天气预警启动、响应、解除工作流程。鼓励重点行业企业开展绩效等级提升行动。结合排污许可制度，确保应急减排清单覆盖所有涉气企业。

本项目发生实际排污行为之前将按照《排污许可管理条例》的相关要求，及时办理固定污染源排污登记手续。
符合

综上所述，项目的建设与云南省《空气质量持续改善行动计划》的各项要求相符。

11、项目与玉溪市《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析

表1-14项目与玉溪市《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析

类别

文件内容

相符性分析

符合性

二、加快推动绿色高质量发展

（四）推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造。大力推行绿色制造，加快构建资源循环利用体系。强化能源和水资源“双控”，提高利用效率。实施节水行动，推进县域节水型社会达标建设。
本项目生产工艺及设备满足清洁生产要求，生产过程中采取相应的污染防治措施后，大气污染物能够实现达标排放，符合文件要求；项目无废水外排，轮胎冲洗废水经冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排；生活污水处理后回用于厂区洒水降尘，符合文件中污水资源化利用的要求。
符合

（五）加强生态环境分区管控。优化“三线一单”生态环境分区管控格局，细化落实分区管控要求，加强成果运用。严格规划环评审查和项目环评准入，健全以环评制度为主体的源头预防体系。

项目用地范围及评价范围内各项情况均符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）中的要求；本项目正在办理环评手续，根据工程分析，建设及运营过程中在采取相应环保措施后，项目各类污染物均能达标排放，符合文件要求。
符合

三、深入打好蓝天保卫战

（七）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动。基本淘汰国三及以下排放标准汽车，有序推广清洁能源汽车。强化非道路移动源治理和排放控制区管控。以大宗货物运输“公转铁”为重点，推进运输结构调整。
本项目使用新能源自卸卡车进行物料运输，不产生汽车尾气，不存在汽车尾气污染问题；同时在采取不超载运输、进场车辆减速慢行、定期检查检修车辆、对运输道路采取洒水抑尘等措施后，可有效控制运输环节扬尘污染。
符合

（八）深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，开展全市建筑施工工地扬尘专项治理。加强建筑渣土运输管理。强化施工、裸露地面等扬尘管控。
项目施工期采取对施工场地、入场道路等定期进行洒水降尘、车辆进行篷布遮盖、控制车速、使用尾气达标的施工机械及运输车辆、严格执行“六个百分之百”等措施，降低施工期扬尘造成的影响。
符合

（十）改善区域大气和声环境质量。强化大气污染协同治理，持续开展春夏季攻坚行动，推进细颗粒物和臭氧协同控制。落实大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。实施噪声污染防治行动，创造安静的生活环境。
项目在采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输等措施；原料车间、成品车间、加工车间均为封闭厂房，原料车间、成品车间各设置1台雾炮机，原料卸料、堆存、转运及成品装车时喷雾降尘，给料破碎一体机给料口及配矿机给料口旁各设置1套喷淋降尘设施，用于给料时喷淋降尘；封闭铁矿破碎、筛分、配矿设备落料点及输送设备，铁矿破碎、筛分粉尘经4台集气罩+1台袋式除尘器处理，处理后经1根15m排气筒DA001有组织排放等措施后，减少了颗粒物对周围大气环境的影响；项目采取厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护等措施后，厂界噪声能够达标排放。在采取上述措施后，项目运营期对大气面源、噪声污染的治理满足文件要求。
符合

综上所述，项目的建设与玉溪市《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的各项要求相符。

12、项目与《空气质量持续改善行动计划》(国发〔2023〕24号)符合性分析

表1-15项目与《空气质量持续改善行动计划》(国发〔2023〕24号)符合性分析

类别

文件内容

相符性分析

符合性

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，落实全国生态环境保护大会部署，坚持稳中求进工作总基调，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（Pm².5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力；远近结合研究谋划大气污染防治路径，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。

本项目以降低颗粒物排放为核心，通过封闭厂房、喷雾降尘、喷淋降尘、袋式除尘、运输车辆管控等组合措施，实现颗粒物精准治污；项目能源以电网供电为主，无化石燃料燃烧产生的氮氧化物排放，不涉及VOCs排放，从产业、能源、交通各环节落实污染防控要求，符合文件对污染物减排及源头防控要求。

符合
三、优化交通结构，大力发展绿色运输体系

（十四）持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。探索将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。重点区域内直辖市、省会城市采取公铁联运等“外集内配”物流方式。

本项目运输的铁矿在运输组织中优先配合区域清洁运输要求，短距离运输采用密闭式车辆并落实封闭遮盖措施；项目已按要求落实清洁运输相关管控措施，运输环节扬尘污染防控到位，符合文件中大宗货物运输结构优化及清洁运输监管要求。

符合

五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平

（十八）深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。

本项目原料车间、加工车间及成品车间均采用封闭厂房设计，物料输送设备封闭设置，配套雾炮机、喷淋设施、袋式除尘器等抑尘装备，原料卸料、堆存、加工、装车等全环节均采取有效抑尘措施，抑尘设施建设完善，符合文件中干散货堆场抑尘管控要求。

符合

六、强化多污染物减排，切实降低排放强度

（二十三）开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。推动有条件的地区实施治理设施第三方运维管理及在线监控。对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题加强排查整治，投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。各地要加强部门联动，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟及恶臭异味扰民问题。

项目员工均不在厂区食宿，不涉及餐饮油烟。
/

综上所述，项目的建设与《空气质量持续改善行动计划》(国发〔2023〕24号)的各项要求相符。
五、《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》符合性分析

2024年6月7日，玉溪市生态环境局印发了《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号），本项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，经“云南省生态环境分区管控公共服务查询平台”查询，项目所在区域属于峨山县产业园区重点管控单元（环境管控单元编码：ZH53042620005），执行峨山县产业园区重点管控单元管控要求。查询结果如下：

[image: image1.png]24.2025 1 ERERER — BLERTRERASH%I NI, efffsemERNRSRNERETER

24.2000 A

24.1975 A

UL B =l R (X B - Y ST

24.1950 1

24.1925 A

24.1900 A

24.1875 A

24.1850 A

24.1825 A
1 km

102.425 102.430 102.435 102.440 102.445 102.450



[image: image30.png]



图1-2项目生态环境分区管控查询结果

表1-16项目与《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》符合性分析

玉溪市生态环境管控总体要求

管控领域

管控要求

项目情况

符合情况

空间布局约束

1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类建设项目，符合国家产业政策。

符合

2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。

项目所在地附近地表水体主要为东面902m处的石邑小河和东南面355m处的石花水库，根据《云南省水功能区划》（2014年修订），石邑小河及石花水库水质参照峨山大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。根据玉溪市生态环境局发布的《2024年度玉溪市生态环境状况公报》，永昌桥断面2024年水质类别为Ⅲ类，满足功能区划要求；石花水库。

本项目喷雾降尘、喷淋降尘用水全部蒸发或被物料带走，不外排；厂区雨水设置一个238m³初期雨水收集池沉淀进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠；轮胎冲洗废水经冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排；生活污水经本次新建的化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排。正常工况下，不会对地表水环境产生影响，不会改变区域地表水环境功能，符合管控要求。

符合

3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

本项目不属于高污染行业，不属于被列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业；本项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，用地属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，双小地块功能布局为：重点发展金属冶炼加工制造，同时辅以铸造及装备制造、轻工生产等功能，本项目属于金属冶炼产业配套的铁矿破碎、筛分、配矿及原料、产品集运项目，属于金属冶炼加工制造产业前端原料配套环节，是双小地块金属冶炼加工制造产业的重要组成部分，不违反园区产业规划及功能定位要求。

符合

4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。

本项目不涉及。

/

5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

本项目以电网供电为主，不使用高污染燃料，从源头减少碳排放；初期雨水、轮胎冲洗废水、生活污水均100%回用不外排，实现水资源循环高效利用；袋式除尘器收尘灰定期清理后混入铁矿产品外售；初期雨水收集池沉渣、冲洗废水沉淀池沉渣定期清掏后混入铁矿产品外售，固废资源化利用率高，避免堆存或填埋产生的环境影响与碳排放。项目通过节能降耗、资源循环实现减排目标，契合区域绿色发展规划，全面符合云南省绿色低碳高质量发展要求。

符合

污染物排放管控

1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。

本项目生产工艺及设备满足清洁生产要求。

符合

2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。

本项目喷雾降尘、喷淋降尘用水全部蒸发或被物料带走，不外排；厂区雨水，设置1个238m³初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠；轮胎冲洗废水经冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排；生活污水经本次新建的化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排。正常工况下，不会对地表水环境产生影响，不会改变区域地表水环境功能，符合管控要求。

符合

3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。

本项目不涉及。

/

4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。

项目在采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输等措施；原料车间、成品车间、加工车间均为封闭厂房，原料车间、成品车间各设置1台雾炮机，原料卸料、堆存、转运及成品装车时喷雾降尘，给料破碎一体机给料口及配矿机给料口旁各设置1套喷淋降尘设施，用于给料时喷淋降尘；封闭铁矿破碎、筛分、配矿设备落料点及输送设备，铁矿破碎、筛分粉尘经4台集气罩+1台袋式除尘器处理，处理后经1根15m排气筒DA001有组织排放等措施后，减少了无组织排放的颗粒物对周围大气环境的影响；本项目不涉及恶臭气体产生，也不涉及秸秆的产生及利用。

本项目属于金属冶炼产业配套的铁矿破碎、筛分、配矿及原料、产品集运项目，无落后工艺和化石燃料消耗，从工艺、能源、资源利用全环节践行节能降碳理念，符合重点行业节能降碳升级要求。

符合

5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。

本项目不涉及。

/

6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。

本项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，租赁云南郅荣钢结构工程有限公司闲置场地进行建设，未新增建设用地；根据建设单位提供的土地证（附件6），本项目所涉及的用地范围土地性质为工业用地；根据峨山县自然资源局出具的峨山盛泰工贸有限公司铁矿加工、仓储转运项目“三区三线”数据查询结果（附件7），本项目未压占基本农田、生态保护红线，因此未突破规划用地性质限制。

符合

7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。

本项目严格落实“无废城市”建设要求，建立工业固废全过程污染防治责任制度，按规定建立管理台账。收尘灰、沉渣等固废均资源化利用，处置率100%，有助于“无废城市”固废减量目标。

符合

8.到2025年，中心城区细颗粒物（Pm².5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。

根据工程分析，在采取本次评价所提出的污染防治措施后，大气污染物能够达标排放，无废水外排，符合管控要求。

符合

环境风险防控

1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。

项目建成后，企业将积极配合环保主管部门与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。

符合

2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。

项目建成后，企业将及时编制应急预案，将项目涉及的环境风险及时纳入应急预案。

符合

资源开发利用效率

1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。

本项目初期雨水、轮胎冲洗废水、生活污水经处理后100%回用，大幅降低新鲜水取用强度；项目租用云南郅荣钢结构工程有限公司闲置场地进行建设，不新增用地，提高土地集约利用效率；项目选用低能耗设备优化生产流程，降低单位产品能耗；项目不涉及矿产资源开采。

符合

2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。

本项目不属于高耗水企业，用水量不触及资源利用上线；初期雨水、轮胎冲洗废水、生活污水经处理后100%回用，降低水资源取用量。

符合

3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。

本项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，租赁云南郅荣钢结构工程有限公司闲置场地进行建设，未新增建设用地；根据建设单位提供的土地证（附件6），本项目所涉及的用地范围土地性质为工业用地；根据峨山县自然资源局出具的峨山盛泰工贸有限公司铁矿加工、仓储转运项目“三区三线”数据查询结果（附件7），本项目未压占基本农田、生态保护红线，因此未突破规划用地性质限制。

符合

4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。

项目以电网供电为主，无高耗能工艺及高污染燃料使用，能耗水平低；水资源循环回用、固废资源化利用，减少资源消耗与碳排放。项目运营过程中无新增高耗能环节，能耗及碳排放增量可控，不会影响区域单位GDP能耗累计下降及二氧化碳排放下降目标，完全契合相关管控要求。

符合

5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。

本项目不涉及。

/

6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。

本项目不涉及。

/

生态环境准入清单（峨山县产业园区重点管控单元）
空间布局约束

1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区。新建“两高”项目依据区域环境质量改善目标，必须严格落实产能减量置换，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建、扩建（转型升级）的“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
本项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，用地属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，双小地块功能布局为：重点发展金属冶炼加工制造，同时辅以铸造及装备制造、轻工生产等功能，本项目属于金属冶炼产业配套的铁矿破碎、筛分、配矿及原料、产品集运项目，属于金属冶炼加工制造产业前端原料配套环节，是双小地块金属冶炼加工制造产业的重要组成部分，不违反园区产业规划及功能定位要求。

本项目不属于“两高”项目。
符合

2.绿色钢城片区钢铁产业组团仅布设钢铁产业及其下游产业链，取消矿石采选、有色金属冶炼企业。钢铁企业必须严格执行产能置换，大力推进非高炉炼铁技术示范，提升废钢资源回收利用水平，推行全废钢电炉工艺。大力推广高温高压干熄焦、干法除尘、煤气余热余压回收利用、烧结烟气脱硫等循环经济和节能减排新技术新工艺，提高“三废”的综合治理和利用水平。

本项目不涉及。
/

3.绿色钢城片区现有食品企业应及时进行搬迁退出，不得引进水污染物排放量大的企业；居民集中区周边禁止布局重污染企业，下风向化念镇居住人口较多，村庄逐步搬迁，并与居民预留足够的卫生防护距离。

本项目不涉及。
/

4.研和片区双小地块限制养殖屠宰等恶臭废气产生量大的企业布局，禁止布局危险废物集中处置项目和大气重污染产业，在猊江水质不能稳定达标前，不得引进排水量大的水污染型企业。

本项目不涉及。
/
污染物排放管控

1.入驻企业采用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代，全面加强无组织排放控制，新建治污设施或对现有治污设施实施改造，有效降低VOCs的排放量。

本项目不涉及。

/

2.土壤重点监管企业，要求开展土壤环境场地调查工作，并加强对相关企业监管。

本项目不涉及。

/

3.绿色钢城片区入园企业运行产生的生产废水经企业自建污水处理设施处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923—2005）后，首先进行企业内部循环使用，剩余部分进入市政污水管网，经园区配套污水处理厂处理达标后进入园区中水循环系统在园区内部循环使用，剩余部分外排至片区周边地表水体。工业用地与居住用地的交界处设置20~30米宽的绿化隔离带。

本项目不涉及。

符合

4.研和片区污水处理厂未建成投建前，规划区企业废水自行处置后回用，不外排；污水处理厂投入运行后，猊江水质不能稳定达标前，企业外排废水须实施“区域倍量削减替代”。加快推进园区煤炭能源替代，鼓励企业采用清洁能源，减少煤烟型污染，同时加强废气收集处理措施，避免重污染企业过度集中造成区域大气环境恶化和超标。

本项目采取雨污分流措施，厂区雨水管网设置切换阀，初期雨水经本次新建的1个238m³初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠；轮胎冲洗废水经冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排；生活污水经本次新建的化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排。

项目以电网供电为主，无高耗能工艺及高污染燃料使用；在采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输等措施；原料车间、成品车间、加工车间均为封闭厂房，原料车间、成品车间各设置1台雾炮机，原料卸料、堆存、转运及成品装车时喷雾降尘，给料破碎一体机给料口及配矿机给料口旁各设置1套喷淋降尘设施，用于给料时喷淋降尘；封闭铁矿破碎、筛分、配矿设备落料点及输送设备，铁矿破碎、筛分粉尘经4台集气罩+1台袋式除尘器处理，处理后经1根15m排气筒DA001有组织排放等措施后，减少了无组织排放的颗粒物对周围大气环境的影响。
符合
5.开展淘汰关闭企业迹地清理，妥善解决遗留环境问题。督促现有企业履行环保责任，落实各项污染防治措施。

本项目位于玉溪市峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，租赁云南郅荣钢结构工程有限公司闲置场地，该场地已完成迹地清理工作，未遗留任何生产设备及废渣、废水等环境污染因素，无遗留环境问题。本项目为新建项目，将严格履行环保主体责任，全面落实各项污染防治措施，不存在与本项目有关的环境污染问题。

符合

环境风险防控

1.居民分布密集区和学校周边区域不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。

本项目不涉及。

/
2.工业企业应有完善的风险防范措施，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。

项目建成后，将根据应急预案完善、落实风险防范措施；根据工程分析可知，项目最大可信事故为废机油泄漏，泄漏主要影响为局部土壤地下水污染，气态扩散范围极有限，不会形成达到半致死浓度的影响区域。项目周边不存在居民点。
符合

3.重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。及时完成重污染企业周边环境防护距离内居民的搬迁工作。

本项目不属于重污染企业，各类污染物均能达标排放，无需设置环境防护距离，也无环境防护距离内居民需搬迁，符合管控要求。

符合

4.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。

项目建成后，企业将及时编制应急预案，将项目涉及的环境风险及时纳入应急预案，并向玉溪市生态环境局峨山分局备案。

/
资源开发利用效率

1.研和片区双小地块生活污水及工业污水集中处理率达到90%以上，再生水利用率达到30%，工业用水重复率不低于80%。

初期雨水经本次新建的（1个238m³）初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠；轮胎冲洗废水经冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排；生活污水由职工冲厕废水及盥洗废水组成，经本次新建的化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排，符合管控要求。
符合
2.绿色钢城片区工业用水循环利用率不低于75%，中水回用率达到30%。

本项目不涉及。

/

综上分析，本项目用地范围及评价范围内不涉及云南省生态保护红线，不涉及自然保护地、饮用水水源保护区等法定生态保护区域，也不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内。根据峨山县自然资源局出具的“三区三线”数据查询结果，本项目位于城镇开发边界范围内，属于已划定的城镇集中建设区，不涉及永久基本农田和生态保护红线。根据《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知》（自然资发〔2023〕193号）及《城镇开发边界管理办法（试行）》（自然资规〔2026〕1号）相关要求，城镇开发边界内的工业用地可依法依规进行城镇建设活动，本项目用地性质为工业用地，项目选址位于城镇开发边界范围内，符合城镇开发边界管控要求，不涉及需增补或局部优化城镇开发边界的情形，用地审批程序合规。同时，本项目各项情况均符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）中的要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

近年来，我国钢铁行业发展迅速，铁矿作为金属冶炼加工制造产业的核心原材料，其供应、加工及集运的稳定性与效率对产业发展和区域经济提升具有重要意义，铁矿加工配套供应链市场具备良好发展前景。目前国内铁矿加工及集运环节仍存在流程粗放、配套服务精细化程度不足等问题，难以充分满足下游产业高质量发展的原料配套需求。本项目的建设能够有效保障片区金属冶炼产业原料供应、优化区域资源配置、提升铁矿加工集运效率、完善产业链配套体系，同时落实环保管控要求，推动产业绿色发展。鉴于此，建设单位投资11600万元，租赁云南郅荣钢结构工程有限公司闲置土地新建本项目，投资总额中，约10000万元为项目运营初期铁矿原料采购及产品流转所需的流动资金，用于保障年处理30万吨铁矿的原料储备、运输周转及日常经营资金需求，流动资金随项目运营周转使用，不列为一次性固定投资。项目所涉及用地土地使用权证登记权利人为峨山沐荣镁业有限公司，峨山沐荣镁业有限公司为云南郅荣钢结构工程有限公司股东之一，云南郅荣钢结构工程有限公司具备场地授权租赁权限。目前场地已由云南郅荣钢结构工程有限公司完成三通一平，现状为空场地，无任何建筑。
依据《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过）、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令），本项目应开展生态环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于第六项“黑色金属矿采选业08” 铁矿采选 081单独的矿石破碎、集运，应编制生态环境影响报告表。受峨山盛泰工贸有限公司的委托，云南科环环境工程咨询有限公司承担该项目生态环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我公司组成环评项目组，对项目场地及周边环境进行了现状调查、实地踏勘和调研工作，对项目进行资料收集，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依据生态环境部编制的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的有关规定和要求，编制《峨山盛泰工贸有限公司铁矿加工、仓储转运项目生态环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

二、建设内容及规模

根据现场踏勘，本次建设内容主要为新建1幢占地面积5822.92m²的生产车间（内部划分为占地面积1600m²的原料车间、占地面积2924.4m²的加工车间、占地面积1298.52m²的成品车间），新建一条铁矿加工仓储转运生产线。配套建设初期雨水收集池、化粪池、污水处理站、中水收集箱、危废暂存间等环保工程，具体建设内容如下：
表2-1项目主要建设内容一览表

工程类别

工程内容

结构

建设情况

功能

备注

主体工程

原料车间

钢结构

位于新建的1幢生产车间内，封闭厂房，高度13.8m，占地面积1600m²，建筑面积1600m²。
主要用于原料铁矿储存。

新建生产车间1幢，内部划分为3个区域。

加工车间

钢结构

位于新建的1幢生产车间内，封闭厂房，高度13.8m，占地面积2924.4m²，建筑面积2924.4m²。

主要用于铁矿加工。

成品车间

钢结构

位于新建的1幢生产车间内，封闭厂房，高度13.8m，占地面积1298.52m²，建筑面积1298.52m²。
主要用于铁矿产品储存。

辅助工程
办公区
钢结构

1幢2层，占地面积240m²，建筑面积240m²。
用于厂区办公。
新建
地磅及磅房

砖混结构
占地面积100m²，建筑面积100m²。
主要用于进出场车辆称重。

新建
公用工程

给水

由当地供水管网供给。

依托场地现有
排水

本项目采取“雨污分流”措施，厂区雨水管网设置切换阀，收集前15分钟初期雨水，避免初期雨水混排出厂区，初期雨水经本次新建的初期雨水收集池（1个，容积238m³）进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠；轮胎冲洗废水经冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排；生活污水由职工冲厕废水及盥洗废水组成，经本次新建的化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排。

新建
供电

由当地电网供给，可满足厂区生产用电需要。

依托场地现有
环保工程
废气治理

运输扬尘
进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输。

/
卸车粉尘及堆存扬尘
厂房封闭，并采取喷雾降尘措施。
新建
给料粉尘
厂房封闭，并采取喷淋降尘措施。
新建
铁矿破碎、筛分粉尘
封闭设备落料点及输送设备，破碎、筛分粉尘分别经4个集气罩收集至1台袋式除尘器处理，处理后经15m排气筒（DA001）排放。

新建
配矿粉尘
厂房封闭，并采取喷淋降尘措施。
新建
转运扬尘

厂房封闭，并采取喷雾降尘措施。
新建
成品装车扬尘

厂房封闭，并采取喷雾降尘措施。
新建
废水治理

初期雨水

厂区雨水管网设置切换阀，收集前15分钟初期雨水，避免初期雨水混排出厂区，初期雨水经本次新建的初期雨水收集池（1个，容积238m³）进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠。

新建
轮胎冲洗废水
经本次新建的1个5m³冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排。
新建
生活污水

经本次新建的1个3m³化粪池及1个1m³/d的一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准后暂存于1个容积为5m³的中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排。
新建
固废治理

除尘器收尘灰

定期清理后混入铁矿产品外售。

新建
初期雨水收集池沉渣

定期清掏后混入铁矿产品外售。

新建
冲洗废水沉淀池沉渣
定期清掏后混入铁矿产品外售。
新建
化粪池、污水处理站污泥

委托当地环卫部门定期清掏，清运处置。
新建
废机油

收集后暂存于危废暂存间（1个，占地面积5m²）内，交由有资质单位清运处置。
新建
空油桶

暂存于危废暂存间（1个，占地面积5m²）内，交由有资质单位清运处置。
新建
生活垃圾

交由当地环卫部门清运处理。
新建
噪声治理

厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪声现象。
新建
土壤及地下水污染防治
危废暂存间重点防渗，地面与裙脚均进行防渗处理，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s；危废暂存间地面、墙面裙脚采用坚固的材料建造，表面无裂缝，建筑材料与危险废物相容；车间厂房、初期雨水收集池、冲洗废水沉淀池、一体化污水处理站、化粪池一般防渗，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m措施，渗透系数≤10-7cm/s；厂区地面硬化，并加强防渗措施的日常检查、维护。

新建
环境风险防范
1、严格落实危废暂存间重点防渗措施，并加强防渗措施的日常检查、维护；

2、加强厂区危险废物管理，做好危险废物管理台账；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查；

3、加强危废暂存间的日常巡查，杜绝泄漏事故发生；

4、加强废机油的贮存管理及相关隔离措施，制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，加强员工的消防知识培训，配备相应品种和数量的消防器材，定期维护检查，确保能正常使用；

5、及时编制《突发环境事故应急预案》，落实各项环境风险防范措施，强化环境风险管控，杜绝环境污染事故发生，并针对可能发生的突发环境事故组织员工进行演练。

三、主要生产设备

表2-2本项目主要生产设备一览表
序号

设备名称

型号规格

装机功率（单台）

数量

单位

备注

1

给料破碎一体机

EP400

75

1

台

新购

2

二级破碎机

PYG400

55

1

台

新购

3

对辊式破碎机

HL-10

37

1

台

新购

4

三级振动筛

ZDS400

30

1

台

新购

5

移动式配矿机

LX-915

35

1

台

新购

6

输送皮带

XG-100

5

6

套

新购

7

袋式除尘器

/

15

1

台

新购

8

雾炮机

KH-5

3

2

台

新购

9

装载机

LG-900

/

3
辆

新购

10

充电桩

AZ-5

14

6

台

新购

11

变压器

2500kVA

/

1

台

新购

12
新能源自卸卡车
/
/
20
台
新购
四、原辅材料及能源消耗

本项目所使用的原料为贵州、文山等合法铁矿开采出的铁矿，主要原料来源的铁矿开采规模可稳定匹配本项目年处理30万吨铁矿的原料需求，产能富余充足；同时，区域内亦分布有多家合规铁矿开采企业，其产能可作为本项目原料供应的备用资源保障，区域整体铁矿资源及合法产能储备充足，能够为本项目提供长期稳定的原料数量支撑，不存在原料供应缺口风险。生产过程中不添加其他辅助材料。项目原料、能耗及来源见下表：

表2-3项目主要原辅材料及能源消耗一览表
原料名称

用量

单位

性状

来源

备注

铁矿

6
万吨/年
块状
贵州、文山合法矿山
原料在厂区最大储存量约为2.3万吨

24

万吨/年

粉状

购买已加工过的铁精矿

能源动力

用量

单位

来源

备注

水

6680
吨/年

市政供水

/

电

45

万kW·h/年

电网供电

/

根据建设单位提供的矿石检验报告单（附件9-1、附件9-2），本项目铁矿成分如下：

表2-4本项目铁矿（铁精粉）成分表
原料名称

检测项目

含量（%）

铁矿

TFe

59.97

SiO2
5.80

Pb

0.080

Zn

0.090

As

0.070

K2O

0.13

Na2O

0.34

Al2O3
2.20

H2O

14.94

P

0.42

S

0.428

备注：以上为铁精矿的化验单。

表2-5本项目铁矿成分表
原料名称

检测项目

含量（%）

铁矿

TFe

50.10

SiO2
8.20

Zn

0.1

As

0.015

H2O

11.7

K2O

0.13

S

0.1

备注：以上为铁矿（块矿）的化验单。

根据分析可知，项目所使用原料铁矿（铁精粉、块矿）涉及的有害金属主要为铅、锌、砷，上述有害物质在原料中含量极少，且项目运营期无废水外排，在采取进场道路及厂区内地面硬化；生产活动均在封闭厂房内进行，能够将大部分无组织粉尘阻隔、沉降在车间内，且厂区已设置雨水收集沟渠及初期雨水收集池，能够防止物料随雨水径流外排至外环境；除尘器收尘灰定期清理后混入铁矿产品外售等措施后，项目生产所使用原料铁矿石不会对外环境造成重金属污染。
项目铁矿产品仅进行破碎、筛分、配矿加工，不涉及磁选、水洗等工艺，产品粒径稳定可控；结合下文产品方案及质量标准分析，该品位范围契合周边冶金企业原料质量控制指标，满足下游炼铁生产要求。
五、产品方案

1.产品方案

项目铁矿总处理规模为30万吨/年，其中约6万吨块矿需先经破碎、筛分加工至合格粒径，加工完成后与其余24万吨直接外购的铁精矿（粉矿）一并暂存，后续根据客户订单需求及原料性质进行配矿混合，需配矿混合的铁矿量为15万吨，其余15万吨铁矿仅作仓储中转，暂存后直接外售，无需进行破碎、筛分及配矿加工。生产过程不涉及磁选、水洗工艺，具体产品方案如下：
表2-6产品方案一览表

序号

产品种类

规格

产量

备注

1

铁矿

6mm≤粒径≤30mm

299958.28t/a
需要破碎、筛分处理的铁矿量为6万吨/年；需配矿混合的铁矿量为15万吨。产品在厂区内最大仓储量约为4.2万吨

2.产品质量标准

本项目铁矿产品粒径控制为6mm≤粒径≤30mm，生产过程仅对铁矿石进行破碎、筛分、配矿，不涉及磁选、水洗等加工工艺，产品粒径稳定可控，可满足下游冶金企业的生产要求。

3.配矿工艺方案

本项目铁矿加工仅根据下游冶金企业、钢铁厂订单需求，对不同品质的铁矿石（含不同品位、硅含量批次）进行物理配比混合，不涉及水洗、分选、磨粉等深加工工序，不使用粘结剂、固硫剂等添加剂。配矿过程遵循《铁矿石产品等级的划分》（GB/T 32545-2016）及下游钢铁企业高炉炼铁、烧结工序用矿技术要求，通过高精度计量设备控制不同矿种的给料比例形成均质化产品，满足下游钢铁企业高炉入炉、烧结配料及通用冶金原料等工艺的质量要求。

本项目配矿所用铁矿原料品位为50%~68%，根据客户订单要求的品位目标（57%~62%）及原料库存品位，通过高、低品位铁矿的合理混配，将产品品位精准控制在目标范围内，确保配矿后产品指标稳定、均质，满足下游客户的质量要求。项目主要配矿方案及产品质量指标如下所示：
表2-7本项目主要配矿方案及产品质量指标一览表

产品类型

原料配比

混合后主要质量指标

标准要求

下游用途

高炉炼铁用块矿

高品位块矿（品位59%~68%，粒度6-30mm，占比40%~60%）+低品位块矿（品位50%~59%，粒度6-30mm，占比60%~40%），具体比例根据订单目标品位及实际来矿品位动态计算

TFe：57%~62%，SiO₂≤8.5%，S≤0.02%，P≤0.04%，Pb/Zn/As低于0.1%限值，粒度6-30mm

GB/T32545-2016高炉用块矿要求：TFe≥50.0%，S≤0.10%，P≤0.05%，SiO₂≤12.0%

下游企业控制指标：TFe≥53.5%，SiO₂≤11.0%，S≤0.02%，不影响高炉炉衬稳定性

钢铁企业高炉炼铁入炉原料

烧结用铁矿粉

高品位铁精矿（品位59%~68%，粉状，占比40%~60%）+低品位铁精矿（品位50%~59%，粉状，占比60%~40%），具体比例根据订单目标品位及实际来矿品位动态计算

TFe：57%~62%，SiO₂≤9.5%，S≤0.02%，P≤0.04%，Pb/Zn/As低于0.1%限值，粒度≤10mm

GB/T32545-2016烧结用铁矿粉要求：TFe≥52.0%，S≤0.10%，P≤0.05%，SiO₂≤12.0%

下游企业控制指标：TFe≥53.0%，SiO₂≤11.0%，S≤0.02%

钢铁企业烧结工序原料

通用冶金用铁矿

高品位铁矿（品位59%~68%，占比40%~50%）+低品位铁矿（品位50%~59%，占比60%~50%），块矿、粉矿均可适用，具体比例根据订单目标品位及实际来矿品位动态计算

TFe：57%~62%，SiO₂≤10.0%，S≤0.03%，P≤0.05%，Pb/Zn/As低于0.1%限值，粒度6-30mm或≤10mm（按订单要求）

GB/T32545-2016冶金用铁矿基本要求：TFe≥50.0%，S≤0.10%，P≤0.05%；符合通用冶金企业原料质量控制指标

冶金企业辅助生产原料、中小高炉炼铁原料

备注：①原料品位范围为50%~68%，配矿后产品品位稳定控制在57%~62%之间。具体配比根据客户订单要求及到厂原料实际品位动态调整，公式为：高品位矿配比=(目标品位γ-低品位β)/(高品位α-低品位β)×100%，低品位矿配比=1-高品位矿配比；

②不同产品类型对SiO2的控制要求不同：高炉用块矿≤8.5%、烧结用粉矿≤9.5%、通用冶金用矿≤10.0%，以满足下游不同工序的工艺需求；

③产品粒度根据客户需求分为6-30mm（块矿）及≤10mm（粉矿）两种规格；

④配矿过程不使用任何添加剂，仅通过物理混配实现品位均质化。

六、劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目劳动定员为10人，均不在厂内食宿。

工作制度：项目年工作300天，每天1班，每班8h。

七、给排水及水平衡图

1、给水

本项目给水来自当地供水管网，用水主要为厂区内洒水降尘用水、喷淋降尘用水、喷雾降尘用水、轮胎冲洗用水、员工生活用水。

（1）厂区内洒水降尘用水

项目非雨天安排工作人员每天对厂区道路及场地洒水降尘2次，经查询云南省地方标准《用水定额》（DB53/T 168-2026），道路场地浇洒用水量为2L/（m²·次），根据建设单位提供资料，厂区需洒水降尘的道路及场地面积约为4000m²，则洒水降尘用水量约为8m³/次，16m³/d；非雨天以200d/a计，则非雨天道路及场地洒水降尘年用水量为3200m³/a。

（2）喷淋降尘用水

项目加工车间内给料破碎一体机给料口及配矿机给料口旁各设置1套喷淋降尘设施，用于原料给料时喷淋降尘，抑制给料过程中扬尘逸散。项目加工车间铁矿给料工段与生产作业同步运行，给料时间按8h/d计算，参考同类喷淋降尘设施用水指标，单套给料口喷淋设施平均每小时用水量为0.2m³/h，则原料喷淋降尘用水量为3.2m³/d，960m³/a。

（3）喷雾降尘用水

项目原料车间及成品车间内分别设置1台雾炮机，用于原料卸料、堆存、转运、成品装车时喷雾降尘。

①本项目铁矿年卸料量为300000t，汽车卸料量取30t/车次，则项目年卸料次数为10000次，平均每日卸料34次。每次卸料时间取2min，则项目每日原料卸料时间为1.13h。根据建设单位提供资料，每台雾炮机平均每小时用水量为0.8m³/h，则原料卸料喷雾降尘用水量为0.9m³/d，270m³/a。

②项目每天对原料车间堆存的物料喷雾降尘2次，每次喷雾时间为15min，则原料车间1台雾炮机每日喷雾降尘时间为0.5h。根据建设单位提供资料，每台雾炮机平均每小时用水量为0.8m³/h，则原料堆存喷雾降尘用水量为0.4m³/d，120m³/a。

③项目成品车间设置1台雾炮机，用于成品转运及装车时喷雾降尘。项目成品车间生产作业与转运、装车同步运行，运行时间按8h/d计算。根据建设单位提供资料，每台雾炮机平均每小时用水量为0.8m³/h，则成品车间雾炮机用水量为6.4m³/d，1920m³/a。因成品车间雾炮机全工作时间运行，转运及装车环节的喷雾降尘用水已包含在内，不再单独计算。

综上，本项目喷雾降尘用水总用水量约为7.7m³/d，2310m³/a。
（3）轮胎冲洗用水

项目在厂区出口处设置轮胎冲洗区，采用喷头喷洗方式对出厂运输车辆轮胎进行冲洗，以减少车辆轮胎携带的粉尘对周边道路及环境的影响。项目原料铁矿进厂运输量为300000吨，铁矿产品出厂运输量为300000吨，汽车运输量取30t/车次，则平均每年载重运输铁矿20000车次，空车运输20000车次，总出厂车次为20000车次/年。根据建设单位提供资料，轮胎冲洗采用高压喷头对轮胎及底盘部位进行喷洗，单辆出厂车辆轮胎冲洗用水量约为30L/辆·次，则轮胎冲洗用水量为600m³/a，2m³/d。冲洗废水产生系数按0.9计，则轮胎冲洗废水产生量为540m³/a，1.8m³/d，主要污染物为SS（悬浮物）。本次评价要求建设单位在厂区出口处轮胎冲洗区设置1个容积为5m³的冲洗废水沉淀池，冲洗废水经收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排，仅需定期补充因蒸发及轮胎带走等损耗的新鲜水，补充水量按用水量的10%计，则新鲜水补充量为60m³/a，0.2m³/d。

（4）员工生活用水

本项目职工人数为10人，均不在厂内食宿。经查询云南省地方标准《用水定额》（DB53/T 168-2026），人均用水0.05m³/d，则每日用水量为0.5m³/d，一年按300d计算，则员工生活用水量为150m³/a。

（5）小结

综上，项目运营期非雨天新鲜水补充量为27.6m³/d，雨天新鲜水补充量为11.6m³/d；全年总用水量为6680m³/a。

2、排水

厂区排水采取雨污分流措施。

初期雨水：根据上文对项目原辅材料的分析，项目所使用原料铁矿中涉及有害金属铅、锌、砷，虽然上述有害物质在原料中含量极少，但为防止物料随雨水径流外排至外环境，对周边土壤、地下水造成影响，本次评价要求项目采取雨污分流措施，新建一个的初期雨水收集池，厂区雨水管网设置切换阀，收集前15分钟初期雨水，避免初期雨水混排出厂区，初期雨水经本次新建的初期雨水收集池（1个，容积238m³）进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠。厂区范围内前15分钟初期雨水量的计算按下述公式计算：

玉溪市暴雨强度计算公式：
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式中：P—设计降雨重现期，1年；

t—降雨历时，取15min。

按上述公式计算，项目所在地区暴雨强度为178.966L/s·hm²。将该地区暴雨强度代入下述公式计算：

Q=Ψ×q×F

式中：Q—雨水流量，L/S；

Ψ—径流系数0.15-0.9，本项目取0.7；

q—设计暴雨强度，L/s·hm²，本次取值178.966L/s·hm²；

F—汇水面积hm²，厂区汇水面积约为17600m²，1.76hm²。

经计算可得到厂区收集的初期雨水量约为220.49L/s，本次评价考虑对暴雨期间前15min雨水进行收集，则初期雨水产生量为198.44m³/次，考虑1.2的系数，初期雨水收集池容积设置为238m³，能够容纳厂区收集到的前15min初期雨水，确保初期雨水不外排；初期雨水收集并经沉淀处理后逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠。
废水：项目厂区内洒水降尘用水、喷淋降尘用水、喷雾降尘用水全部蒸发或被物料带走，废水主要为轮胎冲洗废水及员工生活污水。
（1）轮胎冲洗废水
根据工程分析，轮胎冲洗用水量为600m³/a，2m³/d。冲洗废水产生系数按0.9计，则轮胎冲洗废水产生量为540m³/a，1.8m³/d，主要污染物为SS（悬浮物）。本次评价要求建设单位在厂区出口处轮胎冲洗区设置1个容积为5m³的冲洗废水沉淀池，冲洗废水经收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排。
（2）生活污水
项目生活污水产生量按用水量的90%计，则日生活污水产生量为0.45m³/d，年生活污水产生量为135m³/a。生活污水由职工冲厕废水及盥洗废水组成，经本次新建的化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排。
综上，本项目废水产生量为2.25m³/d，675m³/a，无废水外排。

3、水平衡图
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图2-1项目非雨天水量平衡图 单位：m³/d
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图2-2项目雨天水量平衡图 单位：m³/d

3、物料平衡
①物料平衡表
表2-8本项目物料平衡表

投入（t/a）

产出（t/a）
外购铁矿
300000

铁矿

299958.28
无组织颗粒物

3.18
有组织颗粒物

0.18

袋式除尘器收尘灰

35.46
初期雨水收集池沉渣

0.2

冲洗废水沉淀池沉渣
2.7
合计

300000

合计

300000

②物料平衡图
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图2-3物料平衡图 单位t/a
4.铁元素平衡

本项目为铁矿物理加工项目，仅涉及破碎、筛分、配矿等物理工序，不涉及冶炼、磁选、水洗等改变矿物成分的化学或物理分选过程，因此铁元素在加工前后仅存在物理形态变化，总质量遵循质量守恒定律。

（1）平衡核算原则与边界

①核算基准确定

本项目铁元素平衡采用代表性工况法进行核算。鉴于项目运营期原料来源具有多源性，不同批次铁矿品位（TFe）在56%~68%区间内波动，产品品位根据下游订单需求在60%~62%区间内动态调整，且配矿方案根据实际来矿品位及客户质量指标要求灵活确定，无法采用固定品位进行全年单一核算。本次评价以建设单位提供的典型批次铁矿原料成分检验报告中的实测品位数据作为核算基准，选取最具代表性的原料品位均值作为平衡计算依据，并以此反映项目常规工况下的铁元素分配特征。

②核算范围界定

核算范围涵盖本项目所有涉及铁元素转移的物料流，包括：铁矿原料带入的铁量、产品带出的铁量、有组织排放粉尘带出的铁量、无组织排放粉尘带出的铁量、袋式除尘器收尘灰带出的铁量，以及初期雨水收集池沉渣和冲洗废水沉淀池沉渣带出的铁量。

（2）铁元素投入端核算

本项目铁矿原料年处理总量为300000t，其中粉矿（铁精矿）投入量为24万t/a，块矿投入量为6万t/a。根据建设单位提供的铁精矿成分检验报告，铁精矿中TFe含量为59.97%；根据铁矿（块矿）成分检验报告，块矿中TFe含量为50.10%。

则原料带入铁量计算如下：

粉矿带入铁量=240000×59.97%=143928.00t/a

块矿带入铁量=60000×50.10%=30060.00t/a

投入铁量合计=143928.00+30060.00=173988.00t/a

原料综合品位=173988.00÷300000×100%=57.996%

（3）铁元素产出端核算

①产品带出铁量：本项目年产铁矿产品299958.28t/a，根据配矿方案及原料实际品位特征，本次核算产品等效品位为57.996%，则产品带出铁量约为173963.81t/a。

②有组织排放粉尘带出铁量：根据工程分析，本项目有组织排放粉尘量为0.18t/a。有组织排放粉尘源于铁矿破碎、筛分工段，其含铁量与原料综合品位一致。则有组织排放粉尘带出铁量约为0.10t/a。

③无组织排放粉尘带出铁量：根据工程分析，本项目无组织排放粉尘合计为3.18t/a，均为铁矿粉尘，含铁量与原料综合品位一致。则无组织排放粉尘带出铁量约为1.84t/a。

④袋式除尘器收尘灰带出铁量：根据工程分析，袋式除尘器收集的收尘灰量为35.46t/a，收尘灰为铁矿破碎、筛分过程产生的粉尘，其含铁量与原料综合品位一致。则除尘器收尘灰带出铁量约为20.57t/a。

⑤初期雨水收集池沉渣与冲洗废水沉淀池沉渣带出铁量：根据工程分析，初期雨水收集池沉渣产生量为0.2t/a，冲洗废水沉淀池沉渣产生量为2.7t/a，合计2.9t/a。生产过程中产生的粉尘粒径较小，在该粒径尺度下铁矿颗粒与杂质颗粒因密度差异可实现较彻底的分离，铁矿颗粒沉降速度远快于杂质颗粒，优先在厂区范围内沉降富集，随雨水或冲洗水进入沉淀池形成沉渣，因此沉渣含铁率取值57.94%。则沉渣带出铁量约为1.68t/a。

（4）铁元素平衡表

表2-9项目Fe元素平衡表

投入

产出
物料名称

投入量（t/a）

Fe元素含量(%)
Fe元素质量(t)

物料名称
产出量

Fe元素含量(%)
Fe元素质量(t)
粉矿带入
143928
59.97

143928

产品
299958.28
57.96

173963.81
有组织粉尘
0.18
57.96

0.10
块矿带入
30060
50.10
30060
无组织粉尘
3.18
57.96

1.84
除尘器收尘灰
35.46
57.96
20.57
沉渣
2.9
57.94

1.68
合计

/

/

173988

合计

/

/

173988
（5）铁元素平衡图
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图2-4Fe元素平衡图 单位t/a
八、项目环保投资

本项目建设投资为11600万元，资金来源于企业自筹，投资总额中，约10000万元为项目运营初期铁矿原料采购及产品流转所需的流动资金，用于保障年处理30万吨铁矿的原料储备、运输周转及日常经营资金需求，流动资金随项目运营周转使用，不列为一次性固定投资。其中环保投资672.6万元，占总投资比例5.80%，环保投资情况见下表：
表2-10项目环保投资一览表
项目

内容

数量

投资额

（万元）

备注

大气污染防治措施

施工期围挡

500m

2

环评要求

施工期洒水降尘

60d

0.1

环评要求

施工期防尘网覆盖

2000m²
1

环评要求

进场道路及厂区内地面硬化

/

30

环评要求

厂房封闭措施

/
600
环评要求

设备落料点及输送设备密闭

/

1

环评要求
雾炮机

2台

4

设计提出

给料口喷淋设施

2套

0.5

环评要求

4个集气罩+袋式除尘器

1套

5

环评要求

15m排气筒

1根

2

环评要求

废水污染防治措施

施工期生活污水依托云南郅荣钢结构工程有限公司现有卫生间
/
0
环评要求

238m³初期雨水收集池

1个

5

设计提出

新建3m³化粪池

1个

1.5

设计提出

新建1m³/d污水处理站
1套

8

环评要求

新建容积5m³中水收集箱

1个

1

环评要求

新建5m³冲洗废水沉淀池
1个
1
环评要求
噪声防治措施

施工期降噪措施
1项

1

环评要求

厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪声现象。
/

3

环评要求

固体废物防治措施

建筑垃圾分类收集及委托清运处置

/

0.4

环评要求

生活垃圾集中收集及委托环卫部门清运处置

/

0.1

环评要求

新建1间5㎡危废暂存间
/

3

环评要求

地下水、土壤风险防范措施

危废暂存间重点防渗，地面与裙脚均进行防渗处理，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s；危废暂存间地面、墙面裙脚采用坚固的材料建造，表面无裂缝，建筑材料与危险废物相容；车间厂房、初期雨水收集池、冲洗废水沉淀池、一体化污水处理站、化粪池一般防渗，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m措施，渗透系数≤10-7cm/s；厂区地面硬化，并加强防渗措施的日常检查、维护。

/

3

环评要求

合计

672.6
占总投资的5.80%


	工艺流程和产排污环节
	九、施工期工艺流程及产污节点

本次建设内容主要为新建1幢占地面积5822.92m²的生产车间（内部划分为占地面积1600m²的原料车间、占地面积2924.4m²的加工车间、占地面积1298.52m²的成品车间），配套建设初期雨水收集池、化粪池、污水处理站、中水收集箱、危废暂存间等环保工程，并购置部分生产设备新建一条铁矿加工仓储转运生产线，施工工期为2个月。工艺流程图如下：
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图2-5施工期工艺流程图

1、本项目新建生产车间、配套建设相关环保工程将产生一定量的施工期扬尘，运输车辆往返也可导致扬尘、装载物散失等无组织排放粉尘，材料运输车辆及施工设备会产生少量的燃油尾气。在采取对施工场地、入场道路等定期进行洒水降尘；对车辆进行篷布遮盖、控制车速；使用尾气达标车辆等措施后，施工期废气对周围环境不会产生较大影响。

2、施工期将产生一定数量的施工人员生活污水，施工人员共10人，均不在项目内食宿，按云南省地方标准《用水定额》（DB53/T 168-2026），人均用水0.05m³/d，施工周期为60天，则施工生活用水量为0.5m³/d，生活污水产生量按用水量的90%计，则日生活污水产生量为0.45m³/d。施工人员施工期间依托云南郅荣钢结构工程有限公司现有卫生间，产生的生活污水依托该公司现有化粪池处理后定期委托吸粪车清运处置。

3、施工期施工机械主要有各式吊车、运输平台、电锯、砂轮锯等，施工机械的使用会有施工噪声产生，主噪声源强一般超过80dB（A），为间歇性噪声。本项目采取施工场地合理布局，高噪声作业点布置在场地中部，有效利用噪声传播过程中的衰减作用；合理安排施工时间；施工器械选用低噪声设备，并做好设备的保养、维护工作等措施降低施工噪声对周围环境的影响。采取上述措施后，厂界处噪声源声压级强度一般可以满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。项目施工噪声随着施工期的结束而结束。

4、施工期固体废弃物主要为废弃土方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。废弃土方量回填利用于项目用地范围内低洼处；产生建筑垃圾分类收集后，委托具备建筑垃圾运输及处置相应资质的单位，严格按照《云南省建筑垃圾管理办法（试行）》中相关管理要求，运输至住房和城乡建设部门指定的合法建筑垃圾消纳场进行规范处置；施工人员产生的生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运处置。

十、运营期工艺流程及产污节点分析

1、工艺流程
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图2-6项目铁矿加工工艺流程图

2、工艺流程简述

原料运输进场：外购的铁矿由密闭运输车辆运至项目厂区后先进行过磅称重，然后在原料车间卸车暂存，此工序主要产生运输扬尘、卸车粉尘、堆存扬尘。

破碎、筛分、配矿：项目铁矿总处理规模为30万吨/年，其中约6万吨块矿需先经破碎、筛分加工至合格粒径，加工完成后与其余24万吨直接外购的铁精矿（粉矿）一并暂存，后续根据客户订单需求及原料性质进行配矿混合，需配矿混合的铁矿量为15万吨，其余15万吨铁矿仅作仓储中转，暂存后直接外售，无需进行破碎、筛分及配矿加工。生产过程不涉及磁选、水洗工艺。

首先使用装载机将原料车间内暂存的需破碎、筛分的铁矿运载至加工车间给料破碎一体机给料口给料，物料进入给料破碎一体机完成定量稳料、一级粗破碎（出料粒径≤150mm），然后经输送带输送至二级破碎机进行二级中细碎加工（出料粒径≤20mm）；中细碎后的物料经输送带输送至对辊式破碎机进行三级细碎精调、粒型整形（出料粒径≤10mm），再经输送带输送至三级振动筛进行分级筛分，筛下合格粒径物料经输送带输送至加工车间内成品暂存区临时堆存，后续统一由装载机转运至成品车间堆存；筛上物料分为大粒径物料（＞20mm）和中粒径物料（10mm＜粒径≤20mm），其中大粒径物料经输送带重新返回二级破碎机进行二级中细碎加工，中粒径物料经输送带重新返回对辊式破碎机进行细碎精调、粒型整形加工，以此循环。经破碎筛分后的合格物料与无需破碎筛分的铁矿一并经装载机送入移动式配矿机进行不同品位铁矿的配比混合，混合完成后输送至成品车间堆存。

本次评价要求项目破碎、筛分各工段封闭设备落料点及加工车间内输送带等输送设备，破碎、筛分产生的粉尘分别经4个集气罩合并收集至1台袋式除尘器处理后经1根15m排气筒（DA001）有组织排放。因此，该工序主要产生给料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、配矿粉尘及设备噪声。

成品装车外售：由装载机将成品车间暂存的处理完成铁矿运载至密闭运输车辆内清运外售，此工序主要产生装车扬尘及设备噪声。

3、产污环节：

表2-11产污环节表

要素
产污环节
编号

污染因子
治理设施
排放去向
废气

物料运输

G1

颗粒物
进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输。
外环境

原料卸料、成品转运、物料暂存

G2、G3、G5、G6

颗粒物
原料车间、成品车间均为封闭厂房，采取喷雾降尘措施。
厂房内无组织排放

给料

G4

颗粒物
加工车间为封闭厂房，给料时采取喷淋降尘措施。
厂房内无组织排放

配矿
G8
颗粒物
加工车间为封闭厂房，配矿时采取喷淋降尘措施。
厂房内无组织排放
破碎、筛分、

G9~G12

颗粒物
封闭设备落料点及输送设备，破碎、筛分、粉尘分别经4个集气罩收集至1台袋式除尘器处理，处理后经15m排气筒（DA001）排放。
有组织排放

成品装车

G7

颗粒物
原料车间、加工车间均为封闭厂房，并采取喷雾降尘措施。
厂房内无组织排放

废水

初期雨水

/

SS

厂区雨水管网设置切换阀，收集前15分钟初期雨水，避免初期雨水混排出厂区，初期雨水经本次新建的初期雨水收集池（1个，容积238m³）进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠。
不外排

轮胎冲洗废水
/
SS
经本次新建的1个5m³冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排。
不外排
职工生活

/

SS

COD

BOD5等

经本次新建的化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排。
不外排

固废
除尘器收尘灰

S1

-

定期清理后混入铁矿产品外售。
规范处置
初期雨水收集池沉渣

/

-

定期清掏后混入铁矿产品外售。

规范处置
冲洗废水沉淀池沉渣
/
-
定期清掏后混入铁矿产品外售。
规范处置
化粪池、污水处理站污泥
/

-

委托当地环卫部门定期清掏，清运处置。
规范处置
废机油

/

-

收集后暂存于危废暂存间内，交由有资质单位清运处置。
规范处置
空油桶

/

-

暂存于危废暂存间内，交由有资质单位清运处置。

规范处置
生活垃圾

/

-

交由当地环卫部门清运处理。
规范处置
噪声
设备噪声
N1~N7

Leq（A）
消声、减振、厂房隔声。
外环境


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于玉溪市峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，租赁云南郅荣钢结构工程有限公司闲置场地，经核实，项目用地范围内仅完成三通一平工作，从未用于任何项目的建设或运营。经现场踏勘，该场地不存在任何生产设备及废渣、废水等环境污染因素。目前主要存在厂区内尚不具备完善的雨污分流系统及初期雨水收集管网，无法覆盖整个厂区的初期雨水收集需求的环境问题，不符合本项目初期雨水收集沉淀及回用的环保要求。

本项目为新建项目，将严格履行环保主体责任，全面落实各项污染防治措施，并针对场地现有基础设施问题采取以下措施：

完善厂区雨污分流系统，新建覆盖整个厂区的初期雨水收集管网及配套回用设施，并设置手动切换阀，收集前15分钟初期雨水，避免初期雨水混排出厂区，初期雨水经处理后全部回用于厂区洒水降尘，不外排，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠。通过上述措施，可彻底解决场地原有雨污分流不完善的问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	一、环境空气质量现状

1、空气质量达标区判定

项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，根据大气环境功能区划，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类功能区，2026年3月1日起至2030年12月31日为过渡阶段，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准；2031年1月1日起为正式实施阶段，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级浓度限值。

本次评价采用玉溪市生态环境局峨山分局2024年连续发布的《峨山县城区环境空气质量日报》的自动监测数据。峨山县城区环境空气监测点位于峨山县人民政府，其位于本项目西南面约4755m处。按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定规划区域是否为达标区域，2024年峨山县城区环境空气有效监测天数365天，基本污染物环境质量现状监测结果如下。

表3-1   2024年峨山县人民政府环境空气基本污染物质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

（µg/m3）

标准值

（µg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度
6.89
60
11.4833
达标
24h平均第98百分位数
10.00
150
6.6667
达标
NO2
年平均质量浓度
19.35
40
48.375
达标
24h平均第98百分位数
42.00
80
52.5
达标
PM10
年平均质量浓度
29.73
60
49.55
达标
24h平均第95百分位数
58.00
120
48.3333
达标
Pm².5
年平均质量浓度
17.00
30
56.6667
达标
24h平均第95百分位数
33.00
60
55
达标
CO

24h平均第95百分位数
1000.00
4000
25
达标
O3
8h平均第90百分位数
136.00
160
85
达标
2024年峨山县环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3浓度数据取自玉溪市生态环境局峨山分局2024年连续发布的《峨山县城区环境空气质量日报》自动监测数据，根据监测数据，项目区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求，因此项目所在地为达标区。

特征污染因子环境质量现状

根据工程分析，本项目特征污染因子为TSP。特征污染物TSP环境质量现状引用《云南虹旭新能源发展有限责任公司新建年回收处理5000吨废旧塑料生产线项目》中云南鑫田环境分析测试有限公司于2025年5月22日至24日进行的现状监测数据。该监测点位位于本项目西北侧2550m，监测数据属于本项目周边5千米范围内近3年的监测数据，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，引用数据具有代表性。引用监测点位与本项目位置关系详见下图：
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图3-1特征污染物监测点位与本项目位置关系图
监测时间：2025年5月22日至24日，连续监测3天。

监测项目：TSP。

监测点位：本项目西北侧2550m处，地理坐标为102°24′52.424″，24°12′15.380″。
监测频次：连续监测3天，每天监测24h平均值。

评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2二级标准要求。
监测结果见下表。

表3-2   TSP日均值监测结果统计表单位：mg/m³
监测点位

采样时间
监测浓度范围(mg/m³)
标准值(mg/m³)
最大浓度占标率(%)
达标情况

新建年回收处理5000吨废旧塑料生产线项目厂界下风向1个监测点
2025.05.22-2025.05.24
0.132-0.141
0.3

47
达标

根据监测结果可知，项目区特征污染因子TSP日均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2二级标准要求。

二、地表水环境质量现状

项目涉及的地表水体为东侧902m处的石邑小河、东南侧355m处的石花水库；石邑小河向西南汇入石花水库，出水后复归原河道，石花水库实为石邑小河的河道型水库，石邑小河最终向西南汇入峨山大河，整体归属于峨山大河水系。根据区域地形地势及地表径流流向判断，项目厂区地势高于上述地表水体，且项目厂区与石邑小河、石花水库之间受道路、工业用地及山体阻隔，无自然地表径流通道直接连通；项目运营期无废水外排，初期雨水收集并经沉淀处理后逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠，最终进入峨山大河，不直接向石邑小河及石花水库排放。因此，本项目与石邑小河、石花水库无直接水力联系。
根据云南省水利厅2014年5月发布的《云南省水功能区划（2014年修订）》，峨山大河即曲江，属于珠江水系，涉及水功能区为“曲江红塔-峨山工业、农业用水区”，2030年水质考核目标为Ⅲ类，峨山大河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，石邑小河及石花水库均未进行功能区划，水体功能为农灌用水，水质参照峨山大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。标准值如下：

表3-3   地表水环境质量标准 单位：mg/L

项目

Ⅲ类标准值

pH值(无量纲)

6-9

溶解氧≥

5

高锰酸盐指数≤

6

化学需氧量（COD）≤

20

五日生化需氧量（BOD5）≤

4

氨氮(NH3-N)≤

1.0

总磷（以P计）≤

0.2（湖、库0.05）

总氮(湖、库。以N计)≤

1.0

铜≤

1.0

锌≤

1.0

氟化物（以F-计）≤

1.0

硒≤

0.01

砷≤

0.05

汞≤

0.0001

镉≤

0.005

铬（六价）≤

0.05

铅≤

0.05

氰化物≤

0.2

挥发酚≤

0.005

石油类≤

0.05

阴离子表面活性剂≤

0.2

硫化物≤

0.2

粪大肠菌群（个／L）≤

10000

项目区下游最近的国控断面为曲江永昌桥断面，该监测点位距离本项目4.03km。根据玉溪市生态环境局发布的《2024年度玉溪市生态环境状况公报》，永昌桥断面2024年水质类别为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值，水质能达到功能区划要求。因此，项目区域地表水环境现状达标。
三、声环境质量现状

项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，根据规划环评，本区域声环境功能执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。

根据现场勘查，项目厂界50m范围内不存在声环境保护目标，区域声环境主要受周边道路来往车辆交通噪声和周边企业生产设备运行产生的机械噪声影响，其影响较小，无较大产噪源，所在区域声环境质量较好，项目区声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。
四、地下水、土壞环境
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。经对照该导则附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表，本项目归属于“G黑色金属 42、采选（含单独尾矿库）”行业，该行业类别的报告表项目无需进行地下水环境影响评价项目类别的判识，无需开展地下水环境影响评价。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A表A.1，本项目属于“采矿业”行业类别中的“其他”项目，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；项目占地面积17600m²（1.76hm²），占地规模为小型（≤5hm²）；项目位于峨山产业园区双小片区，周边均为工业用地，评价范围内不涉及耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，土壤环境敏感程度为不敏感。对照标准中“污染影响型评价工作等级划分表”，Ⅲ类项目在占地规模为小型、敏感程度为不敏感时，评价工作等级栏为“—”，可不开展土壤环境影响评价工作，故本项目不设置土壤评价等级及评价范围，不开展土壤环境质量现状监测。
五、生态环境质量现状

项目位于玉溪市峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，租赁云南郅荣钢结构工程有限公司闲置场地进行建设，用地类型为工业用地，根据现场踏勘，项目用地周边已成为开发程度较高的地区，区域内已不存在原生植被，项目区内均为人工种植植被。项目所在区域无原生植被、未发现国家、云南省规定需要保护的植物、动物分布，由于长期受人类活动影响，生态环境状况一般。

	环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的保护目标。声环境评价范围为项目周边50m内的保护目标。

项目厂界外500m范围内大气环境保护目标为东南侧447m处的云南滇泉啤酒有限公司，无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目地表水环境保护目标主要为项目东侧902m处的石邑小河及东南侧355m处的石花水库。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目与周边环境保护目标关系见附图2。

表3-4项目环境保护目标

环境因子

保护目标

方位

中心坐标

人数

距离

保护级别

大气
云南滇泉啤酒有限公司

东南
102°26′29.921″

24°11′19.701″

46
447m
《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准

地表水

石邑小河
东

/

/

902m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
石花水库
东南
/

/

355m
地下水
项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
土壤
项目用地范围内
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）


	污染物排放控制标准
	一、污染物排放标准

1、施工期

（1）施工期大气污染物排放标准

施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值。无组织颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/Nm³。

（2）施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员施工期间依托云南郅荣钢结构工程有限公司现有卫生间，产生的生活污水依托该公司现有化粪池处理后定期委托吸粪车清运处置，不考虑执行排放标准。

（3）施工期噪声排放标准

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）：建筑施工过程中场界环境噪声不得超过昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。

2、运营期

（1）废气排放标准

项目大气污染物主要颗粒物，运营期有组织粉尘执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值；无组织粉尘执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7 现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值。标准限值如下：
表3-5新建企业大气污染物排放浓度限值

污染物项目
生产工序或设施
限值（mg/m³）

污染物排放监控位置

颗粒物
选矿厂的矿石运输、转载、矿仓、破碎、筛分
20

车间或生产设施排气筒

备注：所有排气筒高度应不低于15m。

表3-6现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值

污染物项目
生产工序或设施
限值（mg/m³）

颗粒物

选矿场、排土场、废石场、尾矿库

1.0

（2）废水排放标准

项目厂区内洒水降尘用水、喷淋降尘用水、喷雾降尘用水全部蒸发或被物料带走，废水主要为员工生活污水，经本次新建的化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准后，逐步回用于厂区洒水降尘，标准值如下：

表3-7《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准

项目

城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工

pH

6.0～9.0

色度，铂钴色度单位≤

30

嗅

无不快感

浊度/NTU≤

10

五日生化需氧量(BOD5)(mg/L)≤

10

氨氮(mg/L)≤

8

阴离子表面活性剂/(mg/L)≤

0.5

铁(mg/L)≤

-

锰(mg/L)≤

-

溶解性总固体(mg/L)≤

1000(2000)a
溶解氧(mg/L)≥

2.0

总余氯(mg/L)≥

1.0(出厂)，0.2b(管网末端)

大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL)

无c
a 括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。

b 用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。

c 大肠埃希氏菌不应检出。

（3）噪声排放标准

本项目夜间不生产，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值如下。

表3-8工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)

声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

3类区

65
55
（4）固体废物控制标准

①一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

②危险废物收集、暂存、转移及处置：危险废物按《国家危险废物名录（2025年版）》（自2025年1月1日起施行）进行分类；危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关建设标准要求；危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布 自2022年1月1日起施行）。

（5）土壤环境质量标准
本项目所涉及的用地范围土地性质为工业用地。根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）的规定，工业用地属于第二类用地。因此，项目占地范围内土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地的土壤污染风险筛选值。具体标准值见下表。

表3-9土壤质量现状监测结果统计表

序号
项目
第二类用地的土壤污染风险筛选值

二噁英
40
pH
/
砷
60
镉
65
六价铬
5.7
铜
18000
铅
800
汞
38
镍
900
氟化物
/
四氯化碳
2.8
氯仿
0.9
氯甲烷
37
1，1-二氯乙烷
9
1，2-二氯乙烷
5
1，1-二氯乙烯
66
顺-1，2-二氯乙烯
596
反-1，2-二氯乙烯
54
二氯甲烷
616
1，2-二氯丙烷
5
1，1，1，2-四氯乙烷
10
1，1，2，2-四氯乙烷
6.8
四氯乙烯
53
1，1，1-三氯乙烷
840
1，1，2-三氯乙烷
2.8
三氯乙烯
2.8

1，2，3-三氯丙烷
0.5

氯乙烯
0.43

苯
4

氯苯
270

1，2-二氯苯
560

1，4-二氯苯
20

乙苯
28

苯乙烯
1290

甲苯
1200

间&对-二甲苯
570

邻-二甲苯
640

硝基苯
76

苯胺（仪器检出限）
260

2-氯酚
2256

苯并（a）蒽
15

苯并（a）芘
1.5

苯并（b）荧蒽
15

苯并（k）荧蒽
151

䓛
1293

二苯并（a，h）蒽
1.5

茚并（1，2，3-cd）芘
15

萘
70



	总量控制指标
	总量控制：

1、废水：项目运营期废水全部回用，不外排。不设总量控制指标。

2、废气：项目营运期颗粒物排放量3.36t/a，其中有组织颗粒物排放量为0.18t/a，无组织颗粒物排放量为3.18t/a，不涉及国家当前的污染物总量控制指标NOX、VOCs、CODcr、NH3-N，因此不设废气总量控制指标。

3、固废：根据工程分析，项目产生的固体废物得到合理处置，处置率达100%，故不设总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	1、施工废气

项目厂区场地已完成平整，新建生产车间、配套建设相关环保工程将产生一定量的施工期扬尘，运输车辆往返也可导致扬尘、装载物散失等无组织排放粉尘，材料运输车辆及施工设备会产生少量的燃油尾气。环评要求施工期严格落实施工扬尘管控“六个百分之百”措施要求，并采取以下措施，减少施工期废气对周围环境的影响：

（1）落实施工场地围挡封闭、裸露堆场全覆盖、场区道路硬化及湿法作业要求，定期对施工场地、入场道路等产尘位置进行洒水降尘；

（2）落实出入物料密闭运输要求，运输车辆全程进行篷布遮盖、严格控制行驶车速；

（3）选用尾气达标运输及施工设备，规范物料装载，严禁超载运输。

在采取上述措施后，能够减少施工期产生的废气对周围大气环境的影响。

2、施工期废水

项目施工期废水为施工人员生活污水。

施工期将产生一定数量的施工人员生活污水，施工人员共10人，均不在项目内食宿，按云南省地方标准《用水定额》（DB53/T 168-2026），人均用水0.05m³/d，施工周期为60天，则施工生活用水量为0.5m³/d，生活污水产生量按用水量的90%计，则日生活污水产生量为0.45m³/d。施工人员施工期间依托云南郅荣钢结构工程有限公司现有卫生间，产生的生活污水依托该公司现有化粪池处理后定期委托吸粪车清运处置。

（1）依托设施可行性分析

①容纳能力可行性分析
本项目施工人员共10人，均不在项目内食宿，施工人员生活污水产生量为0.36m³/d。云南郅荣钢结构工程有限公司现有员工约42人，现有生活污水产生量约2.1m³/d，厂区化粪池容积为10m³，具备充足的富余容量，完全可接纳本项目施工期新增生活污水

②处理方式可行性分析

施工人员生活污水依托该公司现有化粪池处理后，定期委托吸粪车清运处置，不涉及污水外排至周边水体，符合《中华人民共和国水污染防治法》及当地环保部门关于施工期废水管理的要求。

③管理责任主体分析

项目施工期依托云南郅荣钢结构工程有限公司现有卫生间及化粪池对生活污水进行收集处理，化粪池的日常维护及定期清运处置由该公司统一负责管理，依托设施的环保合规责任主体为云南郅荣钢结构工程有限公司，由其全面承担设施运行相关的环保管理、环保应急处置、环保合规性维护等全部责任，以及因设施运行产生的全部相关法律责任，权责划分明确。

综上，本项目施工期生活污水依托云南郅荣钢结构工程有限公司现有设施处置是可行的。
3、施工期噪声

施工期施工机械主要有各式吊车、运输平台、电锯、砂轮锯等，施工机械的使用会有施工噪声产生，主噪声源强一般超过80dB（A），为间歇性噪声。环评要求施工期采取以下措施，减少施工期噪声对周围环境的影响：

（1）施工场地合理布局，高噪声作业点布置在场地中部，有效利用噪声传播过程中的衰减作用；

（2）合理安排施工时间；

（3）施工器械选用低噪声设备，并做好设备的保养、维护工作等措施降低施工噪声对周围环境的影响。

采取上述措施后，厂界处噪声源声压级强度一般可以满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。项目施工噪声随着施工期的结束而结束。

4、施工期固体废弃物

施工期固体废弃物主要为施工开挖产生的废弃土方、建筑施工垃圾和施工人员产生的生活垃圾。本项目厂区原有场地已完成平整，施工期土石方工程仅包含新建地磅基础初期雨水收集池的基础开挖与回填，无大面积场地平整土石方。各类固体废弃物产生及处置情况如下：

（1）废弃土方本

项目施工期土方开挖仅涉及地磅基础及初期雨水收集池两个分项，全部开挖土方均在项目用地范围内消纳，无外运弃土，具体核算如下：

①土方开挖量核算

项目采用行业通用100吨电子地磅，地磅基础占地面积48㎡，剩余72㎡用地用于配套磅房建设，总用地面积120㎡，符合设计要求。地磅基础开挖深度2.0m（含0.1m素混凝土垫层、1.5m钢筋混凝土基础、0.4m地基夯实层），考虑每边0.2m工作面及云南地区粉质黏土常规1:0.33放坡系数，经核算，地磅基础实际开挖土方量约120m³。

项目新建238m³有效容积地下式矩形钢筋混凝土初期雨水收集池，内部净尺寸11.3m×6m×3.5m（预留0.5m超高），池壁厚度0.2m，底板厚度0.2m，垫层厚度0.1m，总开挖深度4.0m，每边预留0.5m工作面，放坡系数1:0.33。根据《建筑工程工程量计算规范》（GB50854-2013），地下构筑物开挖量需包含池体结构、垫层、工作面及放坡体积，经核算，收集池实际开挖土方量约400m³。

综上，本项目施工期总开挖土方量为520m³。

②土方回填量核算

地磅基础及初期雨水收集池结构自身占用体积约80m³，剩余可回填土方量为440m³。经现场勘查，项目用地范围内低洼处需回填土方量约440m³，可完全消纳全部开挖土方，无需外购土方。

③土石方平衡结论

本项目施工期总开挖土方量为520m³，总回填土方量为520m³（其中结构占用80m³，场地低洼处回填440m³），能够实现土石方场内平衡，无外运弃土，无外购土方。
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图4-1项目土石方平衡图（m³）
（2）建筑施工垃圾

建筑施工垃圾主要为地磅基础、磅房及初期雨水收集池施工过程中产生的混凝土碎块、钢筋头、模板边角料等，经分类收集后，委托具备建筑垃圾运输及处置相应资质的单位，严格按照《云南省建筑垃圾管理办法（试行）》中相关管理要求，运输至住房和城乡建设部门指定的合法建筑垃圾消纳场进行规范处置。

（3）生活垃圾项目施工人员不在施工场地内食宿，施工期约有施工人员10人，施工人员产生的生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，则产生的生活垃圾约5kg/d，生活垃圾集中收集，委托当地环卫部门清运处置。

5、生态环境

根据现场踏勘，项目用地周边已成为开发程度较高的地区，区域内已不存在原生植被，项目区内均为人工种植植被。项目所在区域无原生植被、未发现国家、云南省规定需要保护的植物、动物分布，由于长期受人类活动影响，生态环境状况一般。本项目施工期建设内容主要为新建1幢占地面积5822.92m²的生产车间（内部划分为占地面积1600m²的原料车间、占地面积2924.4m²的加工车间、占地面积1298.52m²的成品车间），配套建设初期雨水收集池、化粪池、污水处理站、中水收集箱、危废暂存间等环保工程，并购置部分生产设备新建一条铁矿加工仓储转运生产线，不新增用地，项目的建设对生态环境影响较小。



	运营期环境保护措施
	一、大气环境影响和保护措施
1、废气产排情况

本项目运营期废气主要为运输扬尘、卸车及堆存扬尘、给料粉尘、铁矿破碎、筛分粉尘、配矿粉尘、转运粉尘、成品装车扬尘。
（1）运输扬尘

汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染，扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量计算选用武汉水运工程学院提出的经验公式估算，汽车扬尘量预测经验公式如下；

Q2=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72
计算参数：Q2—汽车行驶扬尘量，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h，本项目取20km/h；

W—汽车质量，t，载重时取45t，空车时取15t；

P—道路表面粉尘量，kg/m²，取0.20。

根据公式计算可知，本项目汽车载重时，汽车行驶扬尘量为1.26kg/km·辆；空车时，汽车行驶扬尘量为0.5kg/km·辆。项目原料铁矿进厂运输量为300000吨，铁矿产品出厂运输量为300000吨，汽车运输量取30t/车次，则平均每年载重运输铁矿20000车次，空车运输20000车次。

铁矿运输汽车厂区内行驶距离以40m计，则载重时，运输扬尘产生量为1.01t/a；空车时，运输扬尘产生量为0.4t/a，铁矿运输扬尘总产生量为1.41t/a。

为了最大限度减少原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，本次评价要求采取以下措施：进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输。采取以上措施后，可使粉尘降低70%左右，即运输扬尘排放量约为0.42t/a，排放速率为0.18kg/h。

（2）卸车粉尘及堆存扬尘

项目卸车粉尘及堆存扬尘主要为原料卸载至车间厂房内的过程中，由于存在约1.2m左右的落差，会产生的卸车粉尘；物料堆存期间在风力作用下会产生堆存扬尘。本次评价采用《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中工业企业固体物料堆存颗粒物产生量核算公式进行计算：
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式中：

P指颗粒物产生量（单位：吨）；
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目铁矿卸料量为30万t/a，汽车运输量取30t/车次，则运载车次为10000车次；

D指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目运输车辆取30t/车；

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，云南省为0.0009，b指物料含水率概化系数，铁矿石为0.0074；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米），铁矿石为0；

S指堆场占地面积（单位：平方米），项目原料车间及成品车间总面积为2898.52m²。

根据公式计算可知，项目装卸粉尘及堆场扬尘产生量为36.48t/a。
粒物排放量参照工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式进行计算：
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式中：

P指颗粒物产生量；

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）；

Tm指堆场类型控制效率（单位：%）。

项目铁矿原料及成品的卸车及堆存均在封闭厂房内进行，并在卸车及堆存期间采取喷雾降尘措施。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，“粉尘控制措施控制效率”“堆场类型控制效率”，洒水降尘控制效率取74%，密闭式厂房控制效率为99%，半敞开式厂房控制效率为60%，本项目原料车间及成品车间均为封闭厂房，堆场类型控制效率取99%。根据公式计算可知，项目装卸粉尘及堆存扬尘排放量为0.09t/a，排放速率为0.28kg/h。

（3）给料粉尘
项目使用装载机将铁矿运至给料破碎一体机给料口及配矿机给料口给料的过程中由于存在落差，会产生给料粉尘，起尘量采用清华大学在霍州电厂现场试验的计算模式进行计算：
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计算参数：

Q—起尘量，g/次；

U—平均风速，取0.8m/s；

M—卸料量，项目所使用的装载机铲斗容积约为4m³，铁矿堆密度约为4.8t/m³，则铁矿卸料量取19.2t/次；
W—物料含水率，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附录2，铁矿石取6%；

H—落差高度，取1m。
根据公式计算可知，项目铁矿给料粉尘产生量为519g/次。

项目需破碎、筛分的铁矿原料量为60000吨，需配矿的铁矿原料量为150000吨，铁矿堆密度约为4.8t/m³，则铁矿堆存体积约合43750m³，项目所使用的装载机铲斗容积约为4m³，则铁矿给料次数约为10938次，给料粉尘产生量约为5.68t/a。

项目铁矿的给料工段在封闭厂房内进行，并在给料破碎一体机给料口及配矿机给料口旁各设置1套喷淋降尘设施，用于原料给料时喷淋降尘。采取以上措施后，粉尘控制效率取90%，则给料粉尘排放量为0.57t/a，排放速率为0.24kg/h。

（4）铁矿破碎、筛分粉尘

铁矿给料后分别经一级粗破碎、二级中细碎加工、三级细碎精调、粒型整形后进入筛分机进行筛分，筛下合格粒径物料经输送带输送至加工车间内成品暂存区临时堆存，后续统一由装载机转运至成品车间堆存；筛上大粒径物料经输送带重新返回二级破碎机进行二级中细碎加工，中粒径物料经输送带重新返回对辊式破碎机进行细碎精调、粒型整形加工，以此循环。铁矿破碎、筛分工段会产生破碎、筛分粉尘，产生源强依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-08 铁矿采选行业行业系数手册》“0810 铁矿采选行业系数表（续11）”进行计算，具体参数如下：

表4-1铁矿采选行业系数表

工段名称

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物类别

污染物指标项

单位

产污系数

选矿

铁块（粉）矿

磁铁矿石/赤铁矿石/褐铁矿石/菱铁矿石/复合铁矿石

破碎-筛分

所有规模

废气

颗粒物

千克/吨-产品

0.66

项目年处理60000吨铁矿，根据上表，破碎、筛分粉尘产生量为39.6t/a。本次评价要求项目铁矿破碎、筛分工段在封闭生产车间内进行生产，封闭设备落料点及输送设备，破碎、筛分粉尘经集气罩收集后合并至1台袋式除尘器处理，处理后经一根15m排气筒（DA001）有组织排放。
①集气罩设计参数说明
A.设计依据与总体说明
a.设计依据
本项目铁矿破碎、筛分废气收集系统的集气罩设计严格遵循《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的各项规定。该标准明确了排风罩的分类体系、设计基本原则、结构技术要求、性能评价方法及排风量计算公式，为本项目集气罩的选型、参数计算和安装要求提供了完整的权威技术依据。

根据标准要求，排风罩设计应遵循“防止有害物扩散至工作场所”的原则，通过合理选择罩型、优化结构参数和控制气流组织，实现对产尘点的有效捕集。标准同时规定了排风罩的扩张角度、罩口与连接管面积比、法兰边设置、气密性等关键技术指标，确保排风罩的捕集效率和运行可靠性。

b.集气罩类型选择
根据GB/T16758-2008中关于排风罩分类的规定，结合本项目铁矿破碎、筛分工序粉尘主要呈向上扩散的运动特性，经技术经济对比分析，本项目所有产尘点均采用四周带法兰边的矩形上吸罩。上吸罩设置在有害物源上方，能够利用粉尘自然上升的趋势进行捕集，在同等风量条件下，其捕集效率较侧吸罩可提高15%~20%。同时，上吸罩安装于设备上方，不影响设备的正常操作和维护，符合现场实际生产需求。

c.总体设计原则
本项目共设置4个集气罩，处理给料破碎一体机、二级破碎机、对辊式破碎机、三级振动筛分机4个主要工序产生的颗粒物。所有集气罩采用统一规格设计，确保系统气流分布均匀，便于施工和维护。

B.参数计算过程
a.罩口尺寸确定

根据各产尘设备的实际尺寸和产尘区域范围，结合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中“防止有害物扩散至工作场所”的设计原则，各产尘点主要产尘区域尺寸约为800mm×800mm，为确保完全覆盖产尘区域并留有适当余量，确定罩口有效尺寸为1000mm×1000mm，罩口面积为1.0m²。

b.法兰边设计

根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中“为提高捕集效率，宜在罩口四周设置法兰边。法兰边宽度宜为100mm~150mm”的规定，本次设计法兰边宽度为150mm，带法兰边的总罩口尺寸为1300mm×1300mm，有效捕集面积为1000mm×1000mm。

c.罩口平均风速确定

根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中“防止有害物扩散至工作场所”的原则，结合铁矿粉尘密度大、扩散速度快的特性，对于破碎、筛分工序产生的铁矿粉尘，上吸罩罩口平均风速应满足0.5m/s~0.7m/s，综合考虑捕集效率和系统能耗，确定罩口平均风速为0.694m/s。

d.单个集气罩排风量计算

根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）附录A，式A.2：
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式中：

Q-排风罩的排风量，单位为立方米每秒(m³/s)

F-排风罩罩口面积，单位为平方米(m²)
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-排风罩罩口平均风速，单位为米每秒(m/s)

单个集气罩排风量为0.694m³/s，2500m³/h。

e.总排风量计算

本项目共设置4个相同规格的集气罩，总设计排风量为10000m³/h。

f.连接管尺寸计算

根据通风除尘系统设计基本原则，为防止粉尘在管道内沉积，连接管内风速宜控制在8m/s~12m/s范围内，单个集气罩排风量为2500m³/h=0.694m³/s，选取连接管内设计风速为10m/s，计算得连接管截面积为0.694/10=0.0694m²，采用圆形连接管，直径约为0.297m，取标准管径DN300mm，实际截面积为0.0707m²，实际风速约为9.8m/s，符合标准要求。

g.扩张角度计算

根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中“罩子的扩张角度宜小于60°，不应大于90°”的规定，罩口边长为1000mm，连接管直径为300mm，单侧扩张宽度为(1000-300)/2=350mm，取罩子高度为400mm，计算得扩张角度约为41.2°，符合标准要求。

h.安装高度确定

根据外部吸气罩的适用条件，当控制点至罩口距离x≤1.5d（d为罩口当量直径）时捕集效果最佳，计算得罩口当量直径约为1.13m，最大允许安装高度约为1.7m，为提高捕集效率，破碎、筛分工段配套集气罩控制点至罩口距离均确定为0.2m，小于最大允许值。

i.集气效率确定

根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中“防止有害物扩散至工作场所”的原则，结合采用集气效率较高的上吸罩、罩口四周设置150mm宽法兰边、罩口平均风速满足铁矿粉尘捕集要求、安装高度仅0.2m最大限度接近产尘点、罩口完全覆盖产尘区域等设计措施，综合确定本项目集气罩设计集气效率为90%。

C.各工序集气罩详细设计参数表
序号

设备名称

产尘位置

集气罩类型

安装位置

罩口尺寸(mm)

法兰边宽度(mm)

连接管尺寸

扩张角度(°)

罩口平均风速(m/s)

单罩排风量(m³/h)

集气效率

1

给料破碎一体机
破碎腔

带法兰边的矩形上吸罩

设备正上方0.2m处

1000×1000

150

DN300
41.2

0.694
2500

90%

2

二级破碎机
1000×1000

150

DN300
41.2

0.694
2500

90%

3

对辊式破碎机
1000×1000

150

DN300
41.2

0.694
2500

90%

4

三级振动筛
筛面

1000×1000

150

DN300
41.2

0.694
2500

90%

②有组织排放情况分析

项目项目铁矿破碎、筛分粉尘产生量为39.6t/a，集气罩集尘效率为90%，每个集气罩风机风量为2500m³/h，风量合计10000m³/h，则收集到有组织粉尘量为35.64t/a；袋式除尘器除尘效率取99.5%，则有组织排放的铁矿破碎、筛分粉尘量为0.18t/a，排放速率为0.07kg/h，排放浓度为7.43mg/m³。经对照《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值，本项目有组织排放的铁矿破碎、筛分粉尘能够达标排放。有组织铁矿破碎、筛分粉尘产排情况及达标分析如下：
表4-2项目有组织铁矿破碎、筛分粉尘产排情况一览表

排放源

铁矿破碎、筛分

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）

达标情况

污染物

有组织颗粒物

/
/
产生量(t/a)

35.64
/

/

产生速率(kg/h)

14.85
/

/

产生浓度(mg/m³)

1485
/
/
防治措施

4个集气罩+袋式除尘器处理，处理后经15m排气筒(DA001)排放。

排气筒高度应≥15m

达标

排放量(t/a)

0.18
/

排放速率(kg/h)

0.07
/

排放浓度(mg/m³)

7.43
≤20mg/m³

未收集到的铁矿破碎、筛分粉尘量为3.96t/a，在封闭厂房中无组织排放，本次评价要求项目封闭设备落料点及输送设备，粉尘控制效率取90%，则无组织排放的铁矿破碎、筛分粉尘量为0.4t/a，排放速率为0.17kg/h。
（5）配矿粉尘

项目需根据不同订单需求，将不同品位、粒度合格的铁矿送入配矿机，按《铁矿石产品等级的划分》（GB/T 32545-2016）及下游钢铁企业高炉炼铁、烧结工序用矿技术要求进行物理配比混匀，配矿过程中会产生配矿粉尘，产生源强依据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中铁矿配矿工序产污系数进行计算，产污系数为0.005kg/t产品。项目年配矿150000吨，则配矿粉尘产生量为0.75t/a。

本次评价要求项目配矿工段在封闭生产车间内进行，并在配矿机给料口旁设置1套喷淋降尘设施，用于配矿时喷淋降尘。项目铁矿配矿在封闭厂房内进行，并采取喷淋降尘措施，粉尘控制效率取90%，则配矿粉尘排放量为0.08t/a，排放速率为0.03kg/h。

（6）转运粉尘

项目使用装载机将铁矿产品转运卸载至成品车间内，由于存在落差，会产生转运粉尘，起尘量采用清华大学在霍州电厂现场试验的计算模式进行计算：
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计算参数：

Q—起尘量，g/次；

U—平均风速，取0.8m/s；

M—卸料量，项目所使用的装载机铲斗容积约为4m³，铁矿堆密度约为4.8t/m³，则铁矿卸料量取19.2t/次；
W—物料含水率，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附录2，铁矿石取6%；

H—落差高度，取1m。
根据公式计算可知，项目铁矿转运粉尘产生量为519g/次。

项目年处理铁矿300000吨，铁矿堆密度约为4.8t/m³，则铁矿堆存体积约合62500m³，项目所使用的装载机铲斗容积约为4m³，则项目装载机转运次数约为15625次，转运粉尘产生量约为8.11t/a。

项目使用装载机将铁矿产品转运卸载至封闭的成品车间内，并在物料转运期间采取喷雾降尘措施，粉尘控制效率取90%，则转运粉尘排放量为0.81t/a，排放速率为0.34kg/h。

（7）装车粉尘

项目装车粉尘主要为破碎、筛分、配矿完成后的铁矿使用装载机转运至密闭的运输车辆外售过程中，由于存在落差，产生的装车扬尘，起尘量采用清华大学在霍州电厂现场试验的计算模式进行计算：
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计算参数：

Q—起尘量，g/次；

U—平均风速，取0.3m/s；

M—卸料量，项目所使用的装载机铲斗容积约为4m³，铁矿堆密度约为4.8t/m³，则铁矿卸料量取19.2t/次；
W—物料含水率，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附录2，铁矿石取6%；

H—落差高度，取1m。
根据公式计算可知，项目铁矿装车粉尘产生量为519g/次。

项目年处理铁矿300000吨，铁矿堆密度约为4.8t/m³，则铁矿堆存体积约合62500m³，项目所使用的装载机铲斗容积约为4m³，则项目装载机装车次数约为15625次，装车粉尘产生量约为8.11t/a。

项目铁矿的装车在封闭厂房内进行，并在物料装车期间采取喷雾降尘措施，粉尘控制效率取90%，则给料粉尘排放量为0.81t/a，排放速率为0.34kg/h。
本项目废气产排情况见下表。

表4-3项目气产排情况汇总一览表

排放源

污染物

产生量(t/a)
产生速率

(kg/h)

产生浓度

(mg/m³)

防治措施

排放量

(t/a)
排放速率

(kg/h)

排放浓度

(mg/m³)

排放标准

汽车运输

无组织颗粒物
1.41
0.59
/

进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输。

0.42
0.18
/

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7 现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值：监控点与参照点浓度差值≤1.0mg/m³

卸料堆存
36.48
107.61
/
原料车间、成品车间、加工车间均为封闭厂房，原料车间、成品车间各设置1台雾炮机，原料卸料、堆存、转运及成品装车时喷雾降尘，给料破碎一体机给料口及配矿机给料口旁各设置1套喷淋降尘设施，用于给料时喷淋降尘。
0.09
0.28
/
给料
5.68
2.37
/
0.57
0.24
/

破碎筛分
3.96
1.65
/
0.4
0.17
/

配矿
0.75
0.31
/
0.08
0.03
/

转运

8.11
3.38
/

0.81
0.34
/

成品装车

8.11
3.38
/

0.81
0.34
/

破碎筛分

有组织颗粒物

35.64
14.85
1485
4个集气罩+袋式除尘器处理，处理后经15m排气筒（DA001）排放。

0.18

0.07
7.43
《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值：排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³，所有排气筒高度应不低于15m

2、排放口基本情况

本项目共设置1个有组织排放口，排气筒高度为15m。对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目的1个有组织排放口为一般排放口，排放口基本情况详见下表。
表4-4排放口基本情况一览表
编号及名称

排放高度/m
排气筒内径/m
温度/℃

类型

地理坐标

排放标准

废气排放口DA001

15

0.6

25

一般排放口

东经102°26′18.343″

北纬24°11′39.554″

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值：排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³，所有排气筒高度应不低于15m
3、环境监测计划

（1）竣工环境保护验收监测

按照环境保护“三同时”要求，项目建成投产后应及时组织竣工环境保护验收，本项目竣工环境保护验收监测计划见下表。

表4-5大气竣工环境保护验收监测计划一览表

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

标准限值
废气排放口DA001

颗粒物

竣工环境保护验收时，连续监测2天，每天3次

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值

排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³，所有排气筒高度应不低于15m

厂界上风向1个点、下风向3个点

颗粒物

竣工环境保护验收时，连续监测2天，每天3次

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7 现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值

监控点与参照点浓度差值≤1.0mg/m³

（2）自行监测

经查阅《重点排污单位名录管理规定（试行）》，峨山盛泰工贸有限公司不属于大气重点排污单位。本项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）“5.2 废气排放监测”中相关要求进行自行监测，大气自行监测具体详见下表。
表4-6大气自行监测一览表

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

标准限值
废气排放口DA001
颗粒物
每年监测1次
《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值
排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³，所有排气筒高度应不低于15m
厂界上风向1个点、下风向3个点

颗粒物

每年监测1次

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7 现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值

监控点与参照点浓度差值≤1.0mg/m³

4、项目废气治理可行性分析

本项目运营期产生的有组织废气参照《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-003）进行废气治理可行性分析；经查询，目前暂无与本项目行业对应的无组织废气污染防治可行技术指南，也无与本项目行业对应的排污许可技术规范，因此，本次评价针对项目无组织废气采取的废气治理措施可行性仅进行简要分析。

（1）有组织废气

①处理工艺可行性分析

参照《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-003）表3相关要求，本项目采取的生产车间设置为封闭厂房、封闭铁矿破碎、筛分设备落料点与输送设备等防治措施，契合指南中“工艺过程”阶段的“就地抑尘技术”，可有效降低产尘点扬尘浓度，避免二次污染，对呼吸性粉尘捕获效果更佳，能减少无组织废气外溢；本项目采取的铁矿破碎、筛分粉尘经1套“集气罩（集气效率90%）+袋式除尘器（粉尘去除效率99.5%）”处理后，经1根15m排气筒DA001有组织排放的防治措施，属于指南中“末端治理”阶段的“最佳可行技术-袋式除尘技术”，并满足粉尘去除效率除尘效率＞99%，排放浓度＜20mg/m³的环境效益要求。

表4-7钢铁行业采选矿工艺大气污染物防治最佳可行技术及适用性一览表
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项目有组织排放的铁矿破碎、筛分粉尘量为0.18t/a，排放速率为0.07kg/h，排放浓度为7.43mg/m³，符合指南中袋式除尘技术的环境效益要求，且满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5新建企业大气污染物排放浓度限值（排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³），且排气筒高度15m满足标准中“所有排气筒高度应不低于15m”的要求。项目运营期有组织排放的废气能够稳定达标排放，不会对周边大气环境产生较大影响，所采用技术与行业最佳可行技术一致，具备充分的技术依据和实践适用性，因此，本项目对有组织废气采取的防治措施为可行技术。

②排放口高度的合理性分析

本项目设置1个废气有组织排放口（DA001），位于加工车间，排气筒高度为15m，内径0.6m，排放口设置合理性如下：

A.根据《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5“新建企业大气污染物排放浓度限值”备注规定：“所有排气筒高度应不低于15m”。本项目排放口高度按标准要求设计为15m，满足该标准对排气筒高度的强制性要求，确保排放口设置合规。

B.项目所在区域地势平缓，无高大建筑物遮挡，15m排气筒高度可有效提升废气扩散高度与范围，降低废气近距离落地浓度。结合项目厂界外500m围内无大气环境保护目标的实际情况，该排气筒高度能使废气经大气充分稀释扩散后，到达区域外敏感点的污染物浓度显著衰减，可有效避免对敏感目标造成不利影响。

C.项目铁矿破碎、筛分粉尘分别经4个集气罩收集后，通过袋式除尘器处理达标后由该排气筒排放。15m的排放高度与袋式除尘器的处理效率形成协同，可确保经处理后的废气在扩散过程中进一步衰减，最终排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5限值要求（颗粒物≤20mg/m³），有效降低无组织扩散风险。

综上，本项目废气排放口高度设计符合相关标准规范要求，适配项目生产工艺与周边环境特征，能够保障废气达标扩散，设置合理可行。

（2）无组织废气

项目运营期无组织排放的废气主要为运输扬尘、卸车及堆存扬尘、给料粉尘、无组织铁矿破碎、筛分、配矿粉尘、转运粉尘、成品装车扬尘。

针对上述无组织废气产生环节，项目已构建“源头抑制-过程阻断-末端削减”的全流程污染防治体系：在运输环节，首先对进场道路及厂区内地面进行硬化处理，并安排专人定期开展路面清洗与洒水降尘工作，从传输路径上减少车辆碾压引发的二次扬尘；同时要求运输车辆采取密闭遮盖措施，避免物料沿途散落，厂区内严格控制运输车速，场外运输合理规划路线，优先选择远离居民区、学校等敏感区域的道路通行，避开交通拥堵路段，且优化运输时间，避开周边敏感点居民出行高峰时段，从源头到末端全方位降低气流扰动及物料散落导致的粉尘扩散，有效管控运输环节的扬尘污染。核心产尘区域方面，所有生产车间均为封闭厂房，可从空间上阻断粉尘外溢通道，减少无组织粉尘向周边环境扩散的风险；针对原料卸料、堆存、给料、转运、成品装车等关键产尘工序，项目在原料车间、成品车间各设置1台雾炮机，在原料卸料、堆存、转运及成品装车时开展喷雾降尘；加工车间给料破碎一体机给料口及配矿机给料口旁各设置1套喷淋降尘设施，在给料时喷淋降尘，通过雾化喷淋的方式湿润物料表面、抑制粉尘产生与逸散，实现对各核心产尘环节的精准管控。各类防治措施相互配合、形成闭环，封闭厂房从空间上限制粉尘扩散，雾炮机与喷淋设施从源头湿润物料、抑制粉尘产生与逸散，运输及地面硬化管控措施减少二次扬尘，全流程覆盖无组织废气产生的各个环节，有效降低了无组织粉尘排放量。因此，项目所采取的无组织废气治理措施设计科学合理、协同性强，能够有效控制无组织粉尘排放，具备良好的技术可行性与实施有效性，运营期无组织排放的废气能够达标排放，不会对周边大气环境产生较大影响，因此，本项目对无组织废气采取的防治措施为可行技术。

综上，本项目废气治理措施处理效率高、处理工艺稳定、治理成本可控，在同行业中广泛应用，属于可行性技术。
5、非正常排放
（1）非正常情况设计

在实际运营过程中，由于布袋破损或设备故障，袋式除尘器将无法正常运行，本次评价按集气罩集尘效率为90%，袋式除尘器除尘效率下降至90%计算，设备故障时间取1h/次，1次/a，则非正常情况下，大气污染物非正常排放量核算情况见下表。
表4-8污染源非正常排放量核算表

污染源

产生速率/(kg/h)

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率/(kg/h)

非正常排放浓度(mg/m³)

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

破碎

筛分

14.85
布袋破损或设备故障

颗粒物

1.49
148.5
1

1

袋式除尘器由专人负责定期维护保养和检修，出现停电或设备故障等情况时立即停产、检修，杜绝非正常排放情况的出现。

（2）非正常排放影响分析
由上表可知，非正常情况下，项目加工车间袋式除尘器除尘效率为90%，有组织排放的颗粒物排放浓度为148.5mg/m³，排放浓度不能满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值要求：排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³，颗粒物已超标排放，将会对周围大气环境产生较大影响。为确保袋式脉冲除尘器的正常运行，杜绝非正常排放情况的出现，环评建议袋式脉冲除尘器由专人负责定期维护保养和检修，维护保养和检修过程必须有相应的记录，一旦出现非正常排放时应立即停产检修。

6、大气环境影响分析

（1）废气污染物达标分析

①无组织废气达标分析

项目运营期无组织排放的废气主要为运输扬尘、卸车及堆存扬尘、给料粉尘、无组织铁矿破碎、筛分、配矿粉尘、转运粉尘、成品装车扬尘。经前文项目废气治理可行性分析可知，本项目采取的处理措施是可行、有效的，能够有效控制无组织粉尘的产生。结合项目运营期废气特征、生产工艺优势及配套环保措施，对各废气污染物达标情况分析如下：

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型对项目运营期排放的无组织颗粒物厂界达标情况进行预测。

a.预测模型参数

本次预测参数直接采用AERSCREEN模型所提供的项目所在地环境特点参数，具体参数如下：

表4-9预测模型环境参数表
参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口)数)

/

最高环境温度

34.4

最低环境温度

-5.5

土地利用类型

阔叶林

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/m

/

岸线方向/°

/

b.污染源参数

项目无组织排放的废气污染源类型为面源，本次预测将等效为同面积矩形面源，具体参数如下：
表4-10项目无组织颗粒物污染源参数表（矩形面源）

名称

中心坐标

面源海拔/m

矩形面源

年排放小时数/h

排放工况

排放速率/(kg/h)

经度

纬度

长度

宽度/m

有效排放高度/m

TSP

项目厂区

102°26′18.193"

24°11′40.196″
1694

216.00

81.48

10

2400

正常

1.58
c.预测结果

项目无组织排放的颗粒物预测结果如下：

表4-11项目厂界无组织颗粒物预测达标情况表
厂界信息

最大浓度(mg/m³)

标准限值(mg/m³)

达标情况

名称

经度

纬度

海拔(m)

下风向距离(m)

东厂界

102°26′21.92″

24°11′40.20″

1706

219.63

0.50
1.0

达标

北厂界

102°26′18.07″

24°11′41.59″

1694

106.6

0.57
达标

南厂界

102°26′18.00″

24°11′38.99″

1677

133.32

0.58
达标

西厂界

102°26′14.29″

24°11′40.20″

1685

44.51

0.43
达标

石花村
102°26′25.94″
24°11′14.99″
1605
886.69
0.21
达标
云南滇泉啤酒有限公司
102°26′27.63″
24°11′24.36″
1607
659.4
0.26
达标
根据预测结果可知，项目无组织排放的颗粒物厂界及敏感点浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，且项目周边500m范围内不存在大气环境保护目标，因此，项目运营期产生的无组织废气不会对周边环境产生较大影响。

d.大气环境防护距离

为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。本项目大气环境防护距离采用“大气环境防护距离标准计算程序（Ver 1.2）”进行计算，计算参数选取及结果如下：
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图4-1项目大气环境防护距离计算截图

经计算，项目厂界外无超标点，不设置大气环境防护距离。其它各类防护距离要求建设单位协助当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。因此，严格落实环评提出的大气污染防治措施，产生的废气对周围环境影响较小，在周围环境可接受程度范围内。
从措施适配性来看，项目针对不同产尘场景的污染扩散规律，构建了与达标要求精准匹配的防控体系。对于运输环节的流动性扬尘，通过地面硬化、定期洒水、车辆密闭、限速行驶等措施，从传输路径上切断粉尘向外扩散的通道，避免运输过程中粉尘逸散至厂界；对于原料车间、成品车间、加工车间的固定源扬尘，采用封闭厂房设计，利用物理屏障阻断粉尘向周界扩散的路径，大幅降低无组织粉尘的扩散距离与浓度；对于卸料、堆存、转运、装车等动态产尘工序，原料车间、成品车间各配置1台雾炮机，在卸料、堆存、转运及成品装车时喷雾降尘；加工车间给料破碎一体机给料口及配矿机给料口旁各设置1套喷淋降尘设施，在给料时喷淋抑尘；同时封闭破碎、筛分、配矿设备落料点及输送设备，从源头抑制粉尘扬起，减少粉尘产生总量，降低厂房内粉尘浓度，进而减少少量逸散粉尘对周界的影响。各项措施并非孤立作用，而是形成“源头减尘-路径阻断-扩散管控”的闭环，精准对应无组织粉尘从产生到扩散的全流程，管控强度与标准限值要求相匹配。

从行业治理规律来看，无组织粉尘的管控效果与措施的全面性、强度直接相关。同类型铁矿仓储加工项目中，基础管控多采用单一或两种措施组合，而本项目采用的“运输管控+封闭厂房+雾炮机喷雾降尘+给料口喷淋抑尘+设备落料点封闭”组合措施，已属于行业内公认的高强度、全流程管控模式，覆盖了粉尘产生、传输、扩散的所有关键环节。根据行业内采用同类型最严苛组合措施的项目案例，无组织粉尘周界浓度均能稳定满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7 现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值要求，其治理有效性得到广泛验证。本项目在此基础上进一步优化措施协同性，封闭厂房实现产尘区域阻隔，雾炮机与喷淋设施精准覆盖所有动态产尘工序，运输环节管控贯穿物料进场至成品出厂全过程，治理措施的全面性、针对性及强度均不低于同类型达标项目。结合项目实际治理效果，原料车间、加工车间无组织粉尘排放量与排放速率均处于可控范围，且粉尘经封闭厂房阻隔、喷雾/喷淋削减后，逸散至周界的浓度已大幅衰减，能够确保厂界外颗粒物浓度最高点不超过1.0mg/m³的标准限值，无组织废气排放可实现达标。

为确保项目运营期无组织粉尘排放得到有效管控，切实降低生产过程中的安全隐患与环境风险，本次评价结合《铁矿石仓储服务规范》（WB/T 1094-2018）相关技术要求，针对项目无组织粉尘防控需求，提出以下管控措施：

A.厂房采用封闭结构建设，极可能减少储存过程中粉尘逸散；料堆高度严格按规范及设施承载能力控制，避免超高堆存引发的粉尘扩散；

B.在铁矿入库卸料、加工给料、出库装车及转运关键节点按作业强度、物料湿度动态调整喷雾频次和水量，确保料堆表面保持适宜湿度以抑制扬尘；

C.物料输送廊道实施全封闭改造，廊道接口、检修口采用密封盖板处理，防止输送过程中粉尘泄漏和二次飞扬；

D.严格禁止散状铁矿石露天堆放，所有物料均入封闭储料仓存放；确需临时堆放的应急物料，须采用防雨防尘双重遮盖措施，限定在指定封闭场地内且堆放时间符合规范要求；

E.入库前彻底清理货位残留物料，避免混合堆积引发的扬尘；出库装车时全程开启喷雾设施，控制装车速度以减少物料落差和扬尘，同时检查运输车辆密闭装置完好性；

F.制定专项粉尘污染防治管理制度，作业人员经过扬尘管控培训后上岗；大风等极端天气暂停露天装卸作业，强化仓体密封和喷雾降尘措施；

G.制定专项粉尘污染防治管理制度，作业人员经专业培训后上岗，特种作业人员持相应职业资格证书上岗。

②有组织废气达标分析

根据上文分析，项目年破碎、筛分60000吨铁矿，破碎、筛分粉尘产生量为39.6t/a，铁矿破碎、筛分工段在封闭的生产车间内进行生产，封闭设备落料点及输送设备，破碎、筛分粉尘分别经4个集气罩收集后合并至1台袋式除尘器处理，处理后经一根15m排气筒（DA001）有组织排放。项目集气罩集尘效率取90%，每个集气罩风机风量为2500m³/h，风量合计10000m³/h，则收集到的铁矿破碎、筛分粉尘量为35.64t/a；袋式除尘器除尘效率取99.5%，则有组织排放的铁矿破碎、筛分粉尘量为0.18t/a，排放速率为0.07kg/h，排放浓度为7.43mg/m³。本项目有组织排放的颗粒物达标分析如下：

表4-12项目有组织颗粒物达标分析表

排气筒名称及编号

排气筒坐标

排放情况

标准限值

达标情况

排放速率(kg/h)

排放浓度(mg/m³)

最高允许排放速率(kg/h)

最高允许排放浓度(mg/m³)

废气排放口DA001

东经102°26′18.343″

北纬24°11′39.554″
0.07
7.43
/

20

达标

根据上表可知，项目有组织排放的铁矿破碎、筛分粉尘排放浓度能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值要求：排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³，且排气筒高度为15m，满足标准中“所有排气筒高度应不低于15m”的要求。因此，运营期排放的有组织废气不会对周边大气环境产生较大影响。
（2）废气污染物影响分析

①厂区内废气污染物影响分析

根据上文分析可知，项目运营期产生的废气污染物在采取相应措施后均能达标排放。本次评价要求项目建设单位规范建设车间厂房，保证厂房的密闭性；物料均入棚堆存，严禁露天堆放；合理设置喷淋设施摆放位置，并加强喷淋设施、袋式除尘器的维护、保养，杜绝非正常排放情况；封闭物料落料点及输送设备，减少输送过程中无组织粉尘的产生。根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内不存在大气环境保护目标，在采取本次评价提出的措施后，项目排放的废气污染物经空气自然稀释，不会对周围大气环境及敏感点产生较大影响。

②厂外废气污染物影响分析

A.本项目汽车运输对外环境的影响分析

项目运输车辆均使用新能源自卸卡车运输物料，不会产生汽车尾气；运输车辆在厂外运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染，由于厂界外颗粒物沉降较少，在采取项目进场道路及厂区地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，在厂区出口处设置轮胎冲洗设施对出厂车辆轮胎及车身进行冲洗，减少车辆带泥上路和二次扬尘，运输车辆必须采取封闭遮盖措施，做到使用篷布严密遮盖、车厢密封条完好、装载高度不超出车厢栏板等防扬散、防泼洒措施，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输等措施后，汽车在厂外运输时产生的运输扬尘量极少，不会对周围大气环境产生较大影响。

B.本项目对外环境影响分析
项目周边500m范围大气环境保护目标为东南447m处为云南滇泉啤酒有限公司，经查询《云南滇泉啤酒有限公司年产10万吨优质啤酒建设项目环境影响报告书》，该项目未设置大气环境防护距离、卫生防护距离。本项目运营期大气污染物仅为铁矿破碎、筛分、配矿产生的颗粒物，无异味及有毒有害气体排放；针对颗粒物污染，项目已配套高效集气除尘设施，有组织粉尘经处理后达标排放，无组织粉尘通过封闭车间、喷淋降尘等措施有效管控；经工程分析表明，项目有组织排放的铁矿破碎、筛分粉尘能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值要求，无组织排放的颗粒物浓度均低于《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7限值要求，粉尘影响范围有限，不会对周边环境及云南滇泉啤酒有限公司酿造生产环境及石花村等敏感点产生不利影响。

二、地表水环境影响和保护措施
1、废水产排情况
项目厂区排水采取雨污分流措施。厂区内洒水降尘用水、喷淋降尘用水、喷雾降尘用水全部蒸发或被物料带走，废水主要为轮胎冲洗废水及员工生活污水。

（1）初期雨水
根据工程分析，项目厂区初期雨水产生量为198.44m³，考虑1.2的安全系数，初期雨水收集池设置238m³，厂区雨水管网设置切换阀，收集前15分钟初期雨水，避免初期雨水混排出厂区，初期雨水经本次新建的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠。

（2）轮胎冲洗废水

根据工程分析，轮胎冲洗用水量为600m³/a，2m³/d。冲洗废水产生系数按0.9计，则轮胎冲洗废水产生量为540m³/a，1.8m³/d，主要污染物为SS（悬浮物）。本次评价要求建设单位在厂区出口处轮胎冲洗区设置1个容积为5m³的冲洗废水沉淀池，冲洗废水经收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排。

（3）生活污水

根据工程分析可知，本项目员工生活用水量为0.5m³/d，150m³/a。生活污水产生量按用水量的90%计，则日生活污水产生量为0.45m³/d，年生活污水产生量为135m³/a。其产生浓度水质数据参照《城市污水回用技术手册》中我国城市生活污水水质统计数据，则本项目生活污水中污染物浓度为COD：275mg/L、BOD5:132mg/L、SS：165mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：6mg/L（以P计）。

本次评价要求建设单位自建一个1m³/d的一体化污水处理站，生活污水经本次新建的1个3m³化粪池及1个1m³/d的一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准后暂存于1个容积为5m³的中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排。

本项目拟建的一体化生活污水处理站拟采用“A/O生化+沉淀过滤+消毒”的处理工艺，污染物去除效率及出水水质参考“云南建投玉溪建材有限公司元江分公司商品混凝土搅拌站”项目现有一体化生活污水处理站，该项目采用化粪池+“A/O生化+沉淀过滤+消毒”工艺对生活污水进行处理，处理工艺与本项目一致；根据该单位对其一体化生活污水处理站出水水质的检测结果，目前生活污水处理量为0.55m³/d，165m³/a，处理规模与本项目相近，因此该项目污染物去除效率及出水水质具有可参考性。

该工艺污水COD去除效率为85%~95%，BOD5去除效率为90%~98%，SS去除效率＞99%，NH3-N去除效率为90%~98%，TP去除效率为85%~95%，则项目污水处理站出水口污染物浓度为COD：41.25mg/L、BOD5:6.6mg/L、SS：1.65mg/L、氨氮：2.5mg/L、总磷：0.9mg/L（以P计）。进出水水质情况如下：

表4-13项目建成后生活污水产排情况统计表

废水量

污染物浓度及排放量

单位

主要污染物

染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP等，其浓度分别约为 350mg/L、150 mg/L、30mg/L、200 mg/L、6mg/L。

CODcr

BOD5
SS

氨氮

总磷

0.54m³/d

135m³/a

处理前浓度

mg/L

275

132

165

25

6

处理前污染物总量

t/a

0.037

0.018

0.022

0.0034

0.00081

处理措施

化粪池+“A/O生化+沉淀过滤+消毒”

处理后浓度

mg/L

41.25

6.6

1.65

2.5

0.9

处理后污染物总量

t/a

0.0056

0.0009

0.0002

0.0003

0.0001

污染物去除率
%
85
95
99
90
85
去向

处理达标后回用于厂区洒水降尘，不外排

2、废水处置措施可行性分析

（1）初期雨水处置可行性分析
①废水特性及处理工艺可行分析

项目采用雨污分流措施，初期雨水依托现有体系独立收集处置，水质特性单一且可控。初期雨水主要来源于场地地表径流，主要污染物为降雨冲刷携带的泥沙、扬尘等悬浮物，无工业废水混入，水质成分简单、污染物浓度低且以物理性污染为主，未涉及难降解有机物、重金属等复杂污染物，无需高级氧化、生化处理等复杂工艺，仅通过沉淀即可实现水质净化，满足厂区洒水降尘用水“无大颗粒杂质、低浊度”的基本要求。依托的初期雨水收集池在设计时已充分考虑水质净化需求，具备收集、沉淀处理的一体化功能，此类水质特性与简单物理沉淀处理工艺的适配性强，无需额外增设复杂处理设施，处理后晴天可逐步回用于厂区洒水降尘，实现水资源循环利用。

②容纳能力可行性分析
根据工程分析，本项目初期雨水产生量为198.44m³/次，考虑1.2的系数，新建的初期雨水收集池容积为238m³，可完全承接项目区单次降雨产生的初期雨水，避免雨水外溢造成场地积水或污染扩散；同时，该收集池容积设计为沉淀处理提供了充足的水体停留时间，确保泥沙、悬浮物等污染物充分沉降，无需额外建设专用沉淀池，实现“收集-沉淀”一体化高效运行。本次评价要求项目建成后，厂区雨水管网设置手动切换阀，通过人工管控切换排水工况，收集厂区前15min初期雨水，杜绝初期雨水混排外泄，配套建设的初期雨水收集池可有效收纳该部分污染雨水，同时完善初期雨水储存与处理的闭环管理机制，降雨后期洁净雨水可经排水沟排入周边雨水沟渠，确保极端情况下仍能实现初期雨水规范管控，有效保障项目对初期雨水容纳、处理与储存的整体稳定性；本次评价要求厂区建设完善的专用初期雨水沟渠系统，沟渠采用混凝土硬化材质，做到走向规整、密封性良好，沿厂区地势分区布设形成独立汇流通道，与生活污水管网严格分离，从源头杜绝交叉混流风险；同时要求沟渠设置定期清掏检修口，建立常态化巡检维护制度，防止破损渗漏问题，保障沟渠长期稳定的汇流收集能力；建设单位应建立雨水切换阀定期检修制度，定期对切换阀进行启闭操作测试及密封性检查，确保切换阀在雨季来临前及汛期期间处于良好的工作状态，避免因切换阀锈蚀、卡滞或密封不严导致初期雨水无法有效收集或后期洁净雨水误入收集池；检修记录应存档备查，并将切换阀维护纳入厂区环保设施日常管理体系；项目建成后落实雨污分流体系，初期雨水通过专用雨水沟渠定向导入初期雨水收集池，避免其他水体混入干扰，进一步保障初期雨水收集设施运行的稳定性和安全性；初期雨水经沉淀处理后，晴天可逐步回用于厂区洒水降尘，既实现环保管控要求，又兼顾资源循环利用效益。

③回用消纳能力可行性分析

项目初期雨水单次产生量198.44m³/次，是基于当地暴雨强度核算的极端工况最大产生量，实际日常降雨中，多数为中小雨，初期雨水产生量远低于该数值，且产生过程呈分散性、间歇性特征，不会出现集中大量产生的情况，因此实际年产生量显著低于极端工况下的理论叠加值。项目配套的初期雨水收集池容积为238m³，能够完全承接单次最大198.44m³的初期雨水，可有效应对短期内多次降雨形成的初期雨水累积，从暂存层面保障了回用过程的平稳推进，避免出现雨水溢出风险。

初期雨水经收集、沉淀处理后，全部用于厂区道路及场地洒水降尘，该回用途径具备稳定且充足的消纳容量，根据工程分析，项目非雨天安排工作人员每天对厂区道路及场地洒水降尘2次，洒水降尘用水量约为8m³/次，16m³/d；非雨天以200d/a计，则非雨天道路及场地洒水降尘年用水量为3200m³/a，根据上文分析，初期雨水实际年产生量远低于本次评价设计的回用规模，即使考虑降雨强度波动导致的产生量变化，总产生量也完全在洒水降尘的消纳能力覆盖范围内。同时，本项目运营期初期雨水采用“收集暂存+非雨天逐步回用”模式，收集池暂存的雨水可在非雨天按每天2次的洒水频率持续消耗，单日洒水降尘用水量为16m³，稳定的日回用需求能够平稳消化暂存雨水，无论是单次暴雨产生的最大量雨水，还是短期内多次降雨累积的雨水，都能通过持续、规律的洒水作业逐步消纳，不会出现雨水积压情况。综上，初期雨水收集池的暂存能力为回用提供了基础保障，而厂区洒水降尘具备充足的年消纳容量和稳定的日回用需求，与初期雨水的分散产生、需逐步回用的特征适配，可实现初期雨水的全量回用消纳的需求。

（2）轮胎冲洗废水处置可行性分析
①废水特性及处理工艺可行分析

项目轮胎冲洗废水主要来源于出厂车辆轮胎及底盘冲洗，水质特性单一且可控。冲洗废水主要污染物为冲洗过程中携带的泥土、粉尘颗粒物及少量铁矿粉，以悬浮物（SS）为主，不涉及有机物、重金属等复杂污染物，水质成分简单且以物理性污染为主，无需高级氧化、生化处理等复杂工艺，仅通过简单沉淀即可实现水质净化。项目配套建设的清洗废水沉淀池在设计时已充分考虑水质净化需求，具备收集、沉淀处理的一体化功能。冲洗废水中SS经一定时间的静置沉淀后可得到有效去除，简单沉淀后上清液中的悬浮物浓度可显著降低，水质清澈，能够满足轮胎冲洗用水对悬浮物的要求，且冲洗用水对水质要求不高，处理后的回用水水质与冲洗用水水质需求匹配。此类水质特性与简单物理沉淀处理工艺的适配性强，无需额外增设复杂处理设施，处理后回用于轮胎冲洗补水，可实现废水循环利用零排放。

②容纳能力可行性分析

项目轮胎冲洗废水产生量为1.8m³/d，本次新建的清洗废水沉淀池容积为5m³，可容纳约2.78天的轮胎冲洗废水产生量，池容远大于单日废水产生量，能够充分保障废水在池内的沉淀停留时间，确保悬浮物得到有效沉降，有效避免废水外溢风险，池体容积设计满足项目轮胎冲洗废水收集及沉淀处理的需求。同时，清洗废水沉淀池采用混凝土结构并进行防渗处理，可防止废水下渗对土壤及地下水造成污染。本次评价要求建设单位定期清理池内沉渣，保障沉淀池有效容积，避免因沉渣淤积降低池体容纳能力，确保沉淀池长期稳定运行。

③回用消纳能力可行性分析

项目轮胎冲洗用水量为2m³/d，600m³/a，废水产生量为1.8m³/d，540m³/a，经沉淀处理后的回用水全部回用于轮胎冲洗补水，回用水量占冲洗用水量的90%，仅需每日补充0.2m³/d的新鲜水以弥补蒸发及轮胎带走等损耗。冲洗用水对水质要求较低，经简单沉淀处理后的上清液悬浮物浓度已显著降低，能够完全满足轮胎冲洗的水质需求，不会因回用水质问题影响轮胎冲洗效果或堵塞喷头。项目轮胎冲洗工序每日持续运行，具有稳定且连续的回用需求，沉淀处理后的回用水可即时回用，无需长期储存，形成“产生—收集—沉淀—回用”的闭路循环，可实现轮胎冲洗废水的全量回用。同时，该废水回用方案可减少新鲜水取用量540m³/a，既降低了项目运营成本，又实现了水资源的循环利用，具有良好的环境效益和经济效益。

综上，轮胎冲洗废水经清洗废水沉淀池沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水的处置方式是合理、可行的。

（3）生活污水处置可行性分析

①化粪池预处理效果

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）要求：化粪池有效停留时间取12～24h。污水的排放量变化大会影响化粪池的污水处理效果，预留污水有效停留时间有利于保证化粪池污水处理效果，因此本项目化粪池污水有效停留时间取12h。化粪池处理规模以项目运营期的污水产生量为基数并考虑20%的余量确定，考虑余量后，本项目化粪池处理规模应为0.54m³/d；经测算，满足12h有效停留时间所需的化粪池最小有效容积为0.27m³，本项目配套的化粪池容积达3m³，实际有效停留时间远超规范要求的最低标准，能够充分保障污水在化粪池内的预处理效果，完全满足项目生活污水的停留时间及处理需求。

②污水处理站处理效果分析

A.污水处理站的规模

本项目生活污水产生总量为0.45m³/d，135m³/a，则进入污水处理站的废水量为0.54m³/d，本次拟建设的一体化生活污水处理站设计处理规模为1m³/d，经比对，该污水处理站设计处理规模远大于项目运营期产生的生活污水量，且运行成熟稳定，能够充分满足项目生活污水处理的负荷需求，处理规模适配性良好。
B.污水处理工艺

本次拟建设的一体化生活污水处理站工艺为化粪池+“A/O生化+沉淀过滤+消毒”，工艺流程如下：
[image: image20.png]ATt
T
! IRFR

—= > AREMIE [y

AL

iEEKi

hiE
KR i





图4-2项目一体化生活污水处理站工艺流程图

C.污水处理站工艺可行性分析

经查询，目前暂无与本项目行业对应的污染防治可行技术指南，也无与本项目行业对应的排污许可技术规范，本项目生活污水处理工艺可行性分析参考《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）附录A 废水污染防治可行技术参考表中服务类排污单位废水和生活污水可行技术，项目废水污染防治技术可行性对比分析如下：
表4-14废水污染防治可行技术分析一览表

废水类别

推荐可行技术

本项目处理工艺

是否为可行技术

服务类排污单位废水和生活污水

预处理：调整、隔油、格栅、沉淀、气浮、混凝；

生化处理：水解酸化、厌氧、好氧、缺氧好氧（A/O）、厌氧缺氧好氧（A2/O）、序批式活性污泥（SBR）、氧化沟、曝气生物滤池（BAF）、移动生物床反应器（MBBR）、膜生物反应器（MBR）、二沉池；

深度处理及回用：沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、超滤、反渗透、电渗析、离子交换、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。

化粪池+“A/O生化+沉淀过滤+消毒”

可行

本项目处理生活污水采用的化粪池+“A/O生化+沉淀过滤+消毒”均为《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）附录A 废水污染防治可行技术参考表中服务类排污单位废水和生活污水中推荐的可行技术，项目污水处理设施处理本项目生活污水后回用具有可行性。

D.废水达标回用可行性分析

项目污水处理站出水口污染物浓度达标情况详见下表：

表4-15项目污水处理站出水口水质达标情况一览表

污染物

CODcr
BOD5
SS

氨氮

总磷
污水处理站出水口浓度

41.25
6.6

1.65

2.5

0.9
绿化回用水标准限值

/

10
100
8
/

达标情况

达标

达标
达标
达标
/

根据上表可知，项目污水处理站出水口水质能够达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准，采用该处理工艺处理项目运营期产生的生活污水可行。

③一体化生活污水处理站低负荷运行可行性分析

本项目选用1m³/d规模污水处理站，系已与专业污水处理设备公司充分咨询沟通，明确处理规模为1m³/d及以下的一体化污水处理站，设备造价基本持平、无明显差异，无需因实际小水量缩小规模而降低设备配置标准，兼顾设施实用性与建设成本合理性。

从工艺适配性来看，设备内部生化反应单元、沉淀单元、消毒单元水流流速平缓、水力停留时间充足，可保障污水中有机物、悬浮物等污染物充分降解去除，出水水质稳定达标；针对低负荷工况可能导致生化反应单元微生物营养不足、菌群活性受影响的问题，本项目选用的一体化污水处理站针对低负荷运行工况进行了专项优化设计，水力停留时间大幅延长，污水中有机物、氮磷等营养基质可充分与微生物接触，同时系统配套污泥回流装置，可将少量生化污泥回流至反应单元，稳定微生物种群数量，保障菌群生长所需营养平衡，避免低负荷下微生物因营养匮乏出现活性下降、生长受限的情况；在此基础上，设备生化、沉淀、消毒各单元运行稳定，污染物降解路径完整，出水水质可稳定满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准，不会因低负荷出现处理效率下降、出水超标等问题。

从运维管理角度分析，低负荷运行状态下污水中污染物浓度相对稳定，生化污泥产生量大幅减少，可降低污泥处置频次与运维工作量，减少设备运行能耗，简化日常巡检维护流程，有利于污水处理站长期稳定、经济运行；同时设计规模预留充足余量，可应对人员临时增加、污水量小幅波动等情况，避免水量突增导致处理能力不足。

综上，项目一体化污水处理站设计处理规模，既符合小型污水设备造价特性，又通过工艺优化有效解决低负荷下微生物生长顾虑，工艺适配性强、运维简便、余量充足，可保障污水处理站长期正常、高效运行，低负荷运行具备充分可行性。

④生活污水不外排可行性分析

本项目生活污水产生量为0.45m³/d，135m³/a，即回用于厂区洒水降尘的中水产生量为0.45m³/d，135m³/a。
根据工程分析，项目非雨天安排工作人员每天对厂区道路及场地洒水降尘2次，洒水降尘用水量约为8m³/次，16m³/d；非雨天以200d/a计，则非雨天道路及场地洒水降尘年用水量为3200m³/a。经核算比对，厂区洒水降尘用水量远大于项目产生的中水总量，厂区洒水降尘用水可完全消耗污水处理站处理达标的中水。

根据峨山县气候条件，每年5~10月为雨季，尤其是6月、7月、8月三个月降水较为集中，雨季连续降雨天数约3~7天。考虑到雨天不需要洒水降尘，最长不进行要绿化周期约7天，期间项目污水处理站产生的中水为3.15m³，池体容积安全余量按1.2计，则所需中水暂存池容积至少为3.78m³。厂区新建的1个容积5m³中水收集箱用于中水收集暂存，暂存空间充足，可满足连续7天降雨期内污水处理站中水收集的需求，无满溢风险。因此，雨天废水能够做到不外排是可行的.
⑤污水处理设备故障情况下生活污水不外排可行性分析

为避免因一体化污水处理站设备故障导致生活污水无法及时处理进而产生外排风险，本次评价对污水处理设备故障情况下生活污水的暂存及处置可行性进行分析。

A.故障情景设定

本次评价考虑一体化污水处理站因设备故障（如水泵损坏、曝气系统故障、电气控制系统故障等）导致无法正常运行的极端情况。根据同类设备运行经验及设备厂商提供的技术资料，设备故障的排查检修及修复时间一般为1～3天，本次评价按最不利情况取3天。

B.故障期间生活污水暂存能力分析

本项目生活污水产生量为0.45m³/d，3天故障期内生活污水产生量合计为1.35m³。本项目化粪池容积为3m³，正常工况下化粪池内污水处于动态平衡状态，有效容积可满足污水12～24小时的预处理停留时间要求，化粪池日常液位约为有效容积的50%～60%，因此化粪池至少具备约1.2m³的富余容积，可暂存约2.7天的生活污水产生量。

同时，项目配套建设1个容积为5m³的中水收集箱，用于暂存经污水处理站处理达标后的中水。在污水处理站正常运行期间，中水收集箱日常液位根据厂区洒水降尘需求波动，通常维持在中低液位，具备较大的富余容量。当污水处理站出现故障时，可将生活污水暂存于中水收集箱内，进一步增加故障期间的污水暂存能力。

综上，化粪池富余容积约1.2m³，中水收集箱富余容积按3m³计，合计可提供约4.2m³的污水暂存能力，按0.45m³/d的生活污水产生量核算，可满足约9天的故障期内污水暂存需求，远大于设备故障检修所需的3天时间，暂存能力充足。

C.应急处置措施

本次评价要求建设单位制定污水处理站故障应急预案，一旦发生设备故障，应立即采取以下措施：

a.立即启动备用设备或组织维修人员进场抢修，尽快恢复污水处理设施的正常运行；

b.若故障无法在短期内排除（超过3天），应及时联系有资质的吸粪车进场，将化粪池内暂存的未处理生活污水清运处置，确保不外排。

综上，在污水处理设备故障情况下，依托化粪池及中水收集箱的富余容积可满足故障期间生活污水的暂存需求，且通过及时抢修或委托吸粪车应急清运，可确保生活污水不外排。因此，污水处理设备故障情况下生活污水不外排具有可行性。

2、地表水环境影响分析
本项目采取雨污分流措施，厂区雨水管网设置切换阀，收集前15分钟初期雨水，避免初期雨水混排出厂区，初期雨水经本次新建的初期雨水收集池（1个，容积238m³）进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠；运营期轮胎冲洗废水经1个容积为5m³的冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排；生活污水由职工冲厕废水及盥洗废水组成，经本次新建的化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排。运营期无废水外排，对周围地表水环境影响不大。

3、环境监测计划

本项目目前暂无对应行业的排污单位自行监测技术指南，本次评价参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）确定项目环境监测计划。

（1）竣工环境保护验收监测计划

按照环境保护“三同时”要求，项目建成投产后应及时组织竣工环境保护验收。本项目运营期生活污水经处理后全部回用不外排，但为确保污水处理设施处理效果达标，需对污水处理站出水口回用水水质进行验收监测；同时，项目涉及雨水排放，竣工验收阶段应在雨水排放口第一次排水期间同步开展监测，以考核雨污分流设施是否正常运行、雨水水质是否满足相关标准要求。本项目竣工环境保护验收废水监测计划见下表：

表4-16项目废水竣工环境保护验收监测计划一览表

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

污水处理站出水口

pH、色度、嗅、浊度、BOD5、氨氮、阴离子表面活性、溶解性总固体、溶解氧、总氯、大肠埃希氏菌

验收时1次

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准限值

雨水排放口
化学需氧量、悬浮物
验收时在第一次排水期间开展监测

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准

（2）自行监测计划

项目运营期生活污水经处理后全部回用于厂区洒水降尘，不外排，不设废水排放口，故不对生活污水设置自行监测要求。经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020），采矿类排污单位废水监测点位、指标及频次分别按照表6、表7、表8执行，其中“表8 黑色金属、有色金属、非金属及其他矿采选排污单位废水监测点位、监测指标及最低监测频次”中要求，所有行业雨水排放口监测频次为每季度一次，监测指标为化学需氧量、悬浮物。本项目厂区雨水经初期雨水收集池收集沉淀处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠，涉及雨水排放，故本次评价要求建设单位按规范对雨水排放口开展自行监测，监测频次为每季度一次，监测指标为化学需氧量、悬浮物，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。废水自行监测计划详见下表：

表4-17项目自行监测计划一览表

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

雨水排放口
化学需氧量、悬浮物
验收时在第一次排水期间开展监测
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准
4、小结

本项目采取雨污分流措施，厂区雨水管网设置切换阀，收集前15分钟初期雨水，避免初期雨水混排出厂区，初期雨水经本次新建的初期雨水收集池（1个，容积238m³）进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠；运营期轮胎冲洗废水经1个容积为5m³的冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排；生活污水由职工冲厕废水及盥洗废水组成，经本次新建的化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排。运营期无废水外排，对周围地表水环境影响不大。
三、声环境影响和保护措施
1、噪声源强分析

本项目主要噪声源为破碎机、三级破碎机、振动筛、移动式配矿机、袋式除尘器、水泵、装载机、输送皮带等，噪声强度在54~95dB(A)。本项目执行8小时工作制，夜间不安排生产。

经查询，目前暂无与本项目行业对应的专项污染源源强核算技术指南，因此，项目运营期主要生产设备噪声源强参照《污染源源强核算技术指南 钢铁工业》（HJ885-2018）附录G表G.1，其他辅助设备严格按照《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）第6.3条规定的优先级，采用国家标准限值及云南省内同类型、同规模项目类比监测数据进行确定。主要噪声源见下表。
表4-18项目建成后全厂主要设备及噪声源强一览表  单位：dB（A）

工序

噪声源

数量

声源位置

声源

类型

声源源强

源强数据来源

运行时间/h

(声压级/距声源距离)/(dB(A)/1m)
铁矿破碎

给料破碎一体机

1台

室内

频发

95

参考《污染源源强核算技术指南 钢铁工业》（HJ885-2018）附录G表G.1及云南省内经审批通过的同类型、同规模项目类比监测数据

2400

铁矿破碎

二级破碎机

1台

室内

频发

95

2400

铁矿破碎

对辊式破碎机

1台

室内

频发

95

2400

铁矿筛分

三级振动筛

1台

室内

频发

95

2400

铁矿配矿

移动式配矿机

1台

室内

频发

85

2400

废气治理

袋式除尘器风机
1台

室内

频发

85

2400

废气治理

雾炮机

2台

室内

频发

75

2400

物料输送

装载机

3辆

室内

频发

85

2400

物料输送

输送皮带

6套

室内

频发

75

2400

车辆充电

充电桩

6台

室外

频发

55

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》（NB/T33001-2025）及同行业同类型主流合格充电桩第三方实测数据

2400

厂区供电

变压器

1台

室外

频发

54

《中华人民共和国机械行业标准》（JB/T 10088-2016）《6kV～1000kV级电力变压器声级》

8760

2、噪声预测分析

（1）预测模式

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

（2）声源数据

本项目以厂界外西南处为原点（0，0，0），原点以东方向为X轴正方向，原点以北方向为Y轴正方向。室内噪声源强调查清单见下表：

表4-19工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

(声压级/距声源距离)/dB(A)/1m

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离/m

原料车间

雾炮机

KH-5

75

厂房隔声、合理布局、基础减震、定期设备保养
59.29

52.21

1

6

59.43

9:00~17:00

10

49.43
1

装载机

LG-900
85

74.14

65.41

1

20

58.97

9:00~17:00

10

47.97
1

加工车间

给料破碎一体机

EP400
95
152.6
64.8
1

13

72.72

9:00~17:00

10

60.72

1

二级破碎机

PYG400
95
149.3
64.8
1

13

72.72

9:00~17:00

10

59.72

1

对辊式破碎机

HL-10

95
146.3
64.8
1

13

72.72

9:00~17:00

10

58.72

1

三级振动筛

ZDS400

95
143.3
64.8
1

13

72.72

9:00~17:00

10

57.72

1

移动式配矿机

LX-915

85

103.3
64.8
1

13

62.72

9:00~17:00

10

46.72

1

袋式除尘器风机

/
85

147.8
60.8
1

18

59.89

9:00~17:00

10

42.89
1

装载机

LG-900
85
117.32
70.64
1

15

61.47

9:00~17:00

10

43.47

1

输送皮带
XG-100
75
150.8
64.8
1

13

52.72

9:00~17:00

10

33.72
1

输送皮带

XG-100

75
147.8
64.8
1

13

52.72

9:00~17:00

10

32.72
1

输送皮带

XG-100

75
144.8
64.8
1

13

52.72

9:00~17:00

10

31.72
1

输送皮带

XG-100

75
148.5
65.5
1

13

52.72

9:00~17:00

10

30.72
1

输送皮带

XG-100

75
145.5
65.5
1

13

52.72

9:00~17:00

10

29.72
1

输送皮带

XG-100
75
140.3
64.8
1

13

52.72

9:00~17:00

10

28.72
1

成品车间

雾炮机

KH-5
85

74.0
89.0
1

13

62.72

9:00~17:00

10

37.72
1

装载机

LG-900
85

74.69
100.85
1

15

61.47

9:00~17:00

10

35.47
1

室外噪声源强调查清单见下表：

表4-20工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

声源名称

型号

空间相对位置

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/1m）
充电桩

AZ-5

180.17

47.45

1

55

合理布局、基础减震、定期设备保养

9:00~17:00
充电桩

AZ-5

198.92

47.45

1

55
9:00~17:00

充电桩

AZ-5

185.77

47.45

1

55
9:00~17:00

充电桩

AZ-5

189.94

47.45

1

55
9:00~17:00

充电桩

AZ-5

194.43

47.45

1

55
9:00~17:00

变压器
315kVA
216.32

47.45

1

54

0:00~24:00

（3）厂界达标分析

通过预测模型计算，项目厂界噪声的最大值预测结果及预测图如下：

表4-21厂界噪声预测结果与达标分析表

项目
时段

噪声贡献最大值/dB(A)

最大值坐标

噪声标准值/dB(A)

达标情况

X

Y

Z

北厂界

昼间

54.11
75.36

126.92

1.2

65

达标

南厂界

昼间

56.29
104.43

41.26

1.2

65

达标

西厂界

昼间

54.4
44.82

77.00

1.2

65

达标

东厂界

昼间

37.9
251.15

91.26

1.2

65

达标

石花村
昼间
17.98
365.06
-694.34
1.2
/
/
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图4-3项目北厂界噪声预测趋势图

[image: image22.png]BAE BNE ~
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图4-4项目南厂界噪声预测趋势图
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图4-5项目西厂界噪声预测趋势图
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图4-6项目东厂界噪声预测趋势图
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图4-7项目周边敏感点噪声贡献值结果图
[image: image26.png]



图4-8厂区边界噪声预测图
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图4-9项目周边敏感点噪声预测图

根据分析可知，项目运营期昼间北厂界噪声贡献最大值为54.11dB(A)，昼间南厂界噪声贡献最大值为56.29dB(A)，昼间西厂界噪声贡献最大值为54.4dB(A)，昼间东厂界噪声贡献最大值为37.9dB(A)，东南面764m处的石花村噪声贡献值为17.95dB(A)，昼间厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)）。本项目夜间不生产，对周围环境影响较小。项目物料运输产生的交通噪声呈间歇性、短时性特征，加之厂区已落实各类运输降噪管控举措，噪声经距离衰减后影响范围有限，整体声环境影响程度较轻，影响不大，处于可接受范围。

3、保护目标影响分析

根据现场勘查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目运营期厂界噪声昼间均能达标排放，夜间不安排生产，因此噪声对周边环境影响较小。
4、措施要求
为进一步减少项目设备噪声对周围环境的影响，环评要求做到以下几点：

①合理安排设备安放位置，尽可能利用几何发散衰减；

②选用低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响。

③生产主要产噪设备应设置于厂房内，以保证厂界噪声能够达标。

④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

⑤规范厂区及厂外运输管理，运输车辆进场减速、禁止鸣笛，合理规划厂区及厂外运输路线，避开人员活动时段及周边敏感区域；及时检修运输车辆，确保车辆发动机、排气管等部件运行正常，减少车辆行驶过程中产生的异常噪声，全面降低厂区及厂外运输噪声影响。

经采取上述措施后进一步减小本项目噪声对周围环境的影响。

5、环境监测计划

（1）竣工环境保护验收监测

按照环境保护“三同时”要求，项目建成投产后应及时组织竣工环境保护验收，本项目竣工环境保护验收监测计划见下表。

表4-22项目噪声竣工环境保护验收监测计划一览表

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

标准限值
项目厂界东、西、南、北外1m处

等效连续A声级

竣工环境保护验收时，连续监测2天，昼间、夜间各1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值

昼间65dB(A)

夜间55dB(A)
（2）自行监测

本项目投产后参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）“5.4 厂界环境噪声监测”中相关要求进行自行监测，具体监测情况详见下表。

表4-23项目噪声自行监测一览表单位：dB(A)
类型

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

标准限值

噪声

厂界四周

噪声

季度/次，每年共监测4次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值

昼间65dB(A)

夜间55dB(A)

四、固体废物环境影响和保护措施

1、固体废物的产生和排放情况
本项目产生的固体废物主要为除尘器收尘灰、初期雨水收集池沉渣、冲洗废水沉淀池沉渣、化粪池、污水处理站污泥、废机油、空油桶、生活垃圾，分为一般固体废物和危险废物。项目装载机维修、保养均在厂外修理厂进行，不产生废机油，废机油主要为项目生产设备维修时所产生。

（1）一般固体废物

①除尘器收尘灰
项目设置4台集气罩+1台袋式除尘器处理铁矿破碎、筛分粉尘，根据上文分析，铁矿破碎、筛分粉尘产生量为39.6/a，集气罩集气效率为90%，则收集到的铁矿破碎、筛分粉尘量为35.64t/a，袋式除尘器除尘效率取99.5%，则铁矿破碎、筛分工段除尘器收尘灰产生量约为35.46t/a。除尘器收尘灰产生后暂存于除尘器灰斗内，运营期将定期清理除尘器灰斗，收尘灰收集后混入铁矿产品外售。

②初期雨水收集池沉渣

项目初期雨水收集池沉渣产生量约为0.2t/a，主要来源于铁矿运输散落、堆放扬尘及地面残留的颗粒物，在雨水径流作用下进入初期雨水收集池并自然沉降形成，无外来污染混入。沉渣核心成分为铁矿粉及少量惰性矿物碎屑，不含重金属、有毒有害物质，与铁矿产品成分兼容性良好，且产生量小，均匀混入铁矿产品后，不会影响产品质量。该类沉渣颗粒级配均匀，无需额外分离改性，可直接均匀混入铁矿产品，是铁矿仓储加工行业成熟的资源化途径，因此初期雨水收集池沉渣定期清掏后混入铁矿产品外售，不外排。

③冲洗废水沉淀池沉渣
项目冲洗废水沉淀池沉渣产生量约为2.7t/a，主要来源于运输车辆轮胎携带的泥土、粉尘颗粒物及少量铁矿粉，在冲洗废水进入沉淀池后自然沉降形成，无外来污染混入。沉渣核心成分为泥土及少量铁矿粉，不含重金属、有毒有害物质，与铁矿产品成分兼容性良好，且产生量小，均匀混入铁矿产品后，不会影响产品质量。该类沉渣颗粒级配均匀，无需额外分离改性，可直接均匀混入铁矿产品，是铁矿仓储加工行业成熟的资源化途径，因此冲洗废水沉淀池沉渣定期清掏后混入铁矿产品外售，不外排。

④化粪池、污水处理站污泥
项目化粪池、污水处理站污泥产生量约为0.2t/a。化粪池、污水处理站主要对员工产生的生活污水进行处理，生活污水中不含重金属，也不存在直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，因此化粪池、污水处理站污泥属于一般固废，定期清掏后交由环卫部门清运处置。

⑤生活垃圾
项目职工人数为10人，生活垃圾按0.5kg/人·天计，则项目生活垃圾产生量为5kg/d，年工作300天，预计生活垃圾产生量为1.5t/a，统一收集后交由当地环卫部门进行清运处置。

（2）危险废物

①废机油

根据《国家危险废物名录（2025年版）》，“HW08废矿物油与含矿物油废物 非特定行业 900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，项目设备维修时产生的废机油属于危险废物，产生量约为0.01t/a。废机油产生后暂存于本项目危废暂存间内，交由有资质单位清运处置。

②空油桶

项目运营期购买润滑油对破碎机、筛分机、移动式配矿机、输送皮带等设备进行维护、保养，此过程会产生一定量的空油桶。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，“HW08废矿物油与含矿物油废物 非特定行业 900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，空油桶属于危险废物，产生量约为0.012t/a。空油桶产生后暂存于本项目危废暂存间内，交由有资质单位清运处置。

表4-24项目固废产生量情况一览表

属性

名称

分类代码

产生环节

产生量（t/a）

最大储存量（t）

贮存方式

处置方式

一般固废

除尘器收尘灰

592-001-66

袋式除尘
35.46
2

暂存于除尘器灰斗内

定期清理后混入铁矿产品外售

初期雨水收集池沉渣

592-001-61

初期雨水处理

0.2
0.2

暂存于初期雨水收集池内

定期清掏后混入铁矿产品外售
冲洗废水沉淀池沉渣
592-001-61

轮胎冲洗
2.7
0.2
暂存于冲洗废水沉淀池内
定期清掏后混入铁矿产品外售
化粪池、污水处理站污泥

592-001-62

污水处理

0.2
0.2

暂存于粪池、污水处理站内
委托当地环卫部门定期清掏，清运处置
危险废物

废机油

HW08 900-217-08

设备检修

0.01

0.01

贮存于危废暂存间内

交由有资质单位清运处置

空油桶

HW08 900-249-08

设备维护

0.012

0.12

暂存于危废暂存间内

交由有资质单位清运处置
员工生活垃圾
/
公司员工
1.5
0.01
生活垃圾桶
统一收集后交由当地环卫部门进行清运处置
表4-25项目危险废物信息表

危废种类

物理性状

有毒有害物质

环境危险特性

贮存方式

去向

利用/处置方式

利用/处置量

废机油

常温下为黑褐色粘稠油状液体，不溶于水，易粘附、易渗透，具有一定挥发性

矿物油（石油烃类）、少量添加剂及杂质

属HW08废矿物油危险废物，具有易燃性、毒性，泄漏后易污染土壤、地表水及地下水，难以自然降解，对生态环境具有持续性危害

分区分类暂存于危废暂存间内

第三方有资质单位

资源化回收利用/无害化焚烧

0.01t/a
空油桶

铁制硬质空心容器，内壁残留少量废机油，呈固体形态，无流动性

残留矿物油（石油烃类）

属HW08废矿物油类危险废物，残留废机油易渗漏扩散，随意丢弃会污染土壤与水体，需规范收集、暂存并委托有资质单位处置

分区分类暂存于危废暂存间内

第三方有资质单位

资源化回收利用

0.012t/a
2、固体废物环境影响分析
项目运营期产生的固体废物主要包括以下三类：一般工业固废、危险废物、生活垃圾。

（1）一般工业固废

本项目袋式除尘器收尘灰定期清理后混入铁矿产品外售；初期雨水收集池沉渣、冲洗废水沉淀池沉渣定期清掏后混入铁矿产品外售；化粪池污泥及污水处理站污泥委托当地环卫部门定期清掏，清运处置。运营期一般工业固废处置率100%。

①袋式除尘器收尘灰综合利用可行性分析

本项目袋式除尘器收尘灰是铁矿破碎、筛分过程中产生的有组织粉尘，经袋式除尘器高效收集所得，来源单一且明确，属于铁矿加工环节的同源衍生粉尘。其核心成分与铁矿产品完全一致，不含外来污染物、有毒有害物质或难降解成分，成分纯度与铁矿原料保持同源性，未引入任何影响产品质量的杂质。

从技术兼容性与行业常规性来看，收尘灰虽颗粒粒径较细，但化学性质、矿物组成与铁矿产品完全一致，混入后不会改变铁矿产品的核心成分、品位及冶炼性能，符合下游钢铁冶炼或深加工行业对铁矿原料的质量要求。在铁矿加工行业中，除尘器收集的同源粉尘直接混入原矿或成品外售是常规资源化路径，细颗粒收尘灰可填充铁矿产品的颗粒间隙，在后续冶炼过程中不影响炉料透气性及反应效率，反而能提升资源利用率，无需额外添加处理工艺或设备，操作简单且无技术壁垒。

从环保合规性与实施保障来看，该处置方式完全符合相关要求且可落地性强，践行了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“减量化、资源化、无害化”的核心原则，实现固废100%资源化利用，避免了固废堆存可能引发的环境风险；同时，该方式无需额外委托第三方处置，仅通过工艺整合即可完成资源回收，既降低了固废处理成本，又提升了资源综合效益，且符合行业环保管理规范，无合规性风险。

综上，袋式除尘器收尘灰与铁矿产品同源同质，成分兼容、技术成熟、环保合规，混入铁矿产品外售的处置方式科学可行，兼具环境效益与经济效益。

②初期雨水收集池沉渣综合利用可行性分析

本项目初期雨水收集池沉渣为铁矿类清洁型无机惰性颗粒物，是初期雨水中夹带的场地表面铁矿粉尘，主要来自铁矿的运输散落、堆放扬尘及地面残留粉尘。其来源明确，核心成分以铁氧化物为主，伴生少量矿物，不含重金属、有毒有害物质、难降解有机物等污染成分，且无化学变化，物理化学性质稳定。沉渣与铁矿产品同源，颗粒级配均匀、惰性强，不含影响铁矿产品质量的杂质，完全契合下游钢铁冶炼对原料的基础要求，可通过均匀混入铁矿产品实现资源化利用。

从技术可行性与行业常规性来看，在铁矿采选及钢铁冶炼行业中，类似袋式除尘器收尘灰、物料散落粉尘等同源粉尘混入原矿或成品外售是成熟的资源化路径。沉渣中铁氧化物占比与铁矿产品核心成分一致，少量铁矿细颗粒及矿物为无机惰性组分，其细颗粒沉渣可填充铁矿产品间隙，提升运输及冶炼过程中的堆密度，且不会增加高炉脱硫、除杂负荷，因此混入后不会改变铁矿产品冶炼性能的特性，无需额外分离或改性处理，其技术可靠性已得到行业内同类型项目的实践验证，不存在技术壁垒与应用风险。

从实施保障与环保合规性来看，沉渣通过专用收集设施（初期雨水收集池）集中收集，定期清掏后由装载机均匀混入铁矿产品外售，处置率达到100%。该处置方式完全契合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“减量化、资源化、无害化”的核心要求，符合国家鼓励工业固废资源化的政策导向，既避免了沉渣单独处置的额外成本，又实现了资源循环利用，提升了原料综合利用率，兼具显著的环境效益与经济社会效益。综上，初期雨水收集池沉渣的成分特征、物理性质适配铁矿产品外售要求，行业应用技术成熟，项目具备完善的实施保障措施，混入铁矿产品外售的资源化路径科学可行，符合环保规范与资源循环理念。

③冲洗废水沉淀池沉渣综合利用可行性分析

本项目冲洗废水沉淀池沉渣为清洗车辆轮胎携带的泥土、粉尘颗粒物及少量铁矿粉，主要来源于运输车辆轮胎从厂区及运输道路上携带的铁矿粉尘及泥土，在冲洗废水进入沉淀池后自然沉降形成。其来源明确，核心成分以泥土及少量铁氧化物为主，不含重金属、有毒有害物质、难降解有机物等污染成分，且无化学变化，物理化学性质稳定。沉渣与铁矿产品同源，颗粒级配均匀、惰性强，不含影响铁矿产品质量的杂质，契合下游钢铁冶炼对原料的基础要求，可通过均匀混入铁矿产品实现资源化利用。

从技术可行性与行业常规性来看，在铁矿采选及钢铁冶炼行业中，类似袋式除尘器收尘灰、物料散落粉尘等同源粉尘混入原矿或成品外售是成熟的资源化路径。冲洗废水沉淀池沉渣中铁氧化物占比与铁矿产品核心成分一致，少量泥土及铁矿细颗粒为无机惰性组分，不会对铁矿产品品位产生明显影响，且细颗粒沉渣可填充铁矿产品间隙，提升运输及冶炼过程中的堆密度，不会增加高炉脱硫、除杂负荷，因此混入后不会改变铁矿产品冶炼性能的特性，无需额外分离或改性处理，其技术可靠性已得到行业内同类型项目的实践验证，不存在技术壁垒与应用风险。

从实施保障与环保合规性来看，沉渣通过专用收集设施集中收集，定期清掏后由装载机均匀混入铁矿产品外售，处置率达到100%。该处置方式完全契合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“减量化、资源化、无害化”的核心要求，符合国家鼓励工业固废资源化的政策导向，既避免了沉渣单独处置的额外成本，又实现了资源循环利用，提升了原料综合利用率，兼具显著的环境效益与经济社会效益。综上，冲洗废水沉淀池沉渣的成分特征、物理性质适配铁矿产品外售要求，行业应用技术成熟，项目具备完善的实施保障措施，混入铁矿产品外售的资源化路径科学可行，符合环保规范与资源循环理念。

（2）危险废物

项目危险废物主要为废机油、空油桶，分区分类暂存于本次新建的5m²危废暂存间内，定期交由有资质单位清运处置。

装载容器及危废暂存间须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置图形标志，并保证标识标志正确、清晰、完好；为降低运营期危险废物储存过程中发生泄漏的风险，本次评价要求危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）提出的防渗技术要求进行重点防渗，地面与裙脚均进行防渗处理，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s；危废暂存间地面、墙面裙脚采用坚固的材料建造，表面无裂缝，建筑材料与危险废物相容，并设置围堰。在采取以上措施后，能够有效减少危险废物发生泄漏事故的可能性。

本次评价要求建设单位需如实记载危险废物产生量、流向、贮存等信息，定期汇总，并分类装订成册，由专人管理；危险废物由第三方有资质单位清运处置时，应由专人负责填报危险废物转移台账记录，并防止在装载、搬移途中出现渗漏、溢出、抛洒等情况；若发生危险废物泄漏，应立即采取措施，封堵泄漏位置，并用锯末、沙子等覆盖泄漏的危险废物，处理完成后将泄漏的、损坏的危险废物容器或受污染的物体以及覆盖物放入空置的备用收集容器，交有资质单位处理。

在采取以上措施后，能够保证运营期产生的危险废物不会对周围环境产生较大影响，项目对危险废物的处置是可行的。

（3）生活垃圾

员工生活垃圾采用垃圾桶集中收集后交由环卫部门进行清运处置，不外排，处置率100%。
综上所述，项目产生的固体废物能够做到处置率100%，固体废弃物对环境影响较小。建设单位在运行过程中应严格按照环境管理的要求执行，保证固体废物合理处置。

3、环境管理要求
（1）固体废物贮存、处置场按《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及其修改单设置图形标志。危险废物装载容器、暂存场所、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置危险废物警示标志和危险废物标签，标识标志正确、清晰、完好。

（2）一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行厂内贮存。

（3）危废暂存间严格落实“防风、防雨、防晒、防止危险废物流失、扬散”的五防要求，同时按照按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）提出的防渗技术要求进行重点防渗，地面与裙脚均进行防渗处理，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s；危废暂存间地面、墙面裙脚采用坚固的材料建造，表面无裂缝，建筑材料与危险废物相容，并设置围堰。施工过程中严格按照设计要求进行施工，明确隐蔽工程检查项目和检查规定，并及时检查，备齐有关记录表格、照片等附件资料，提前约请有权签证的质量检查人员复检签认后，方可进行下道工序施工。

（4）危废暂存间防渗层及泄漏防控设施施工标准

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，本次评价对项目新建危废暂存间的防渗层及泄漏防控设施施工标准明确如下：

①防渗层施工标准

危废暂存间地面与裙脚均应进行防渗处理。防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。

贮存的危险废物直接接触地面的，应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

②围堰施工标准

危废暂存间内应设置堵截泄漏的围堰。围堰应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。围堰的防渗、防腐性能应与危废暂存间地面和裙脚采取相同的防渗防腐工艺。

围堰容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量（二者取较大者）的1/10。本项目废机油采用200L铁桶贮存，围堰有效容积不应小于20L。

③应急收集设施施工标准

危废暂存间应设置泄漏液体收集装置。根据本项目废机油采用桶装贮存的实际情况，可在围堰低洼处设置应急收集桶（应急桶平时须空置），当废液收集桶发生泄漏事故时，及时将泄漏废液导入应急收集桶内。应急收集桶的有效容积不应小于对应贮存区域最大液态废物容器容积，本项目按不小于200L设置。

（5）危险废物收集、暂存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求，危险废物分类、分区存放，设置标识牌，不存放除危险废物和应急工具以外的物品；危废暂存间内保持通风、干燥、室内温度不能超过摄氏35℃；远离火种，周围不得堆放易燃物品。
（6）建立健全危险废物管理台账，管理人员应结合自身实际生产情况，详细记录危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位、出库日期及接收单位名称等信息；严格执行危险废物转移联单制度，转移过程中按要求填写、运行转移联单，确保转移轨迹可追溯；与有资质的危险废物处置单位签订合法有效的处置协议，明确处置责任与要求。危险废物管理台账、转移联单及处置协议等相关记录资料，在危险废物处置完成后至少保留三年。通过“云南省固体废物管理信息平台”对危险废物管理台账进行信息化管理。具体要求详见《危险废物产生单位建立台账的要求》，一般工业固体废物参照执行。

（7）建设单位须与具备危险废物处置资质的第三方单位签订正式危险废物处置协议，明确危废类别、处置方式、转移路径及双方责任，确保危险废物得到专业、合规处置；建立健全危险废物日常管理制度，落实专人负责危废暂存间运维管理，定期开展设施巡检维护；组织相关人员开展危废管理、应急处置专项培训，熟悉危废特性及风险防控要点；编制危险废物泄漏等突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，防范环境风险，保障危废暂存、处置环节全程安全合规。

（8）厂区设置生活垃圾收集桶或生活垃圾收集箱，产生的生活垃圾需定点集中收集，禁止随意倾倒、抛撒。统一收集后的生活垃圾委托当地环卫部门定期清运处置。
五、地下水环境影响

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。经对照该导则附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表，本项目归属于“G黑色金属 42、采选（含单独尾矿库）”行业，该行业类别的报告表项目无需进行地下水环境影响评价项目类别的判识，无需开展地下水环境影响评价。
与此同时，从项目实际建设条件来看，亦不存在导致地下水环境风险显著升高的因素。根据建设单位提供的矿石检验报告单，本项目所使用原料铁矿中涉及有害的金属元素铅、锌、砷的含量极低。重金属通常指汞、镉、铅、铬以及类金属砷等生物毒性显著的元素，这类物质在人体中累积达到一定程度会造成慢性中毒，且难以被生物降解，并可在食物链中产生生物放大效应。而铁虽在分类上属于金属，但在自然界中广泛存在，低浓度下毒性较低，不易产生典型的“重金属污染”效应，因此在实际环境污染物分类中通常不作为“重点重金属污染物”进行管控。项目运营期无废水外排，生产活动均在封闭厂房内进行，厂区地面已全面硬化，并设置了完善的雨污分流系统及初期雨水收集池，可有效防止物料随雨水径流外排。此外，项目已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危废暂存间并采取重点防渗措施，可有效阻断废机油泄漏对地下水的污染途径。厂界外500m范围内亦无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

综上，本项目不设置地下水专项评价。
六、土壤环境影响

1、污染源

本项目对铁矿的仓储及加工过程在封闭厂房内完成，地面均进行了硬化处理，运营期排放的粉尘在采取本次评价提出的防治措施后，年排放总量较小，沉降通量较低，不会造成土壤环境质量超标；同时，生产区地面全面硬化，阻断了粉尘随地表径流形成漫流或垂直入渗的污染途径。因此，本次评价不将达标排放的粉尘作为地下水、土壤的特征污染源进行识别，因此，项目运营期可能存在的地下水、土壤环境污染源为危废暂存间内的废机油。

2、污染途径

危废暂存间内地面防渗破损，导致废机油泄漏，流出危废暂存间，渗透污染土壤及地下水。

3、防控措施

（1）厂区采取分区防渗措施，分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。厂区简单防渗，采取地面硬化措施；车间厂房、初期雨水收集池、冲洗废水沉淀池、一体化污水处理站、化粪池一般防渗，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m措施，渗透系数≤10-7cm/s；危废暂存间重点防渗，地面与裙脚均进行防渗处理，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s；危废暂存间地面、墙面裙脚采用坚固的材料建造，表面无裂缝，建筑材料与危险废物相容，并设置围堰，定期对重点防渗区域进行巡检、维修、保养，及时发现可能影响地下水及土壤环境的异常情况，消除事故隐患，杜绝污染物“跑、冒、漏、滴”的情况发生。

表4-26厂区分区防渗措施一览表

分区名称

防渗区域

技术措施

渗透系数控制要求

简单防渗区

厂区常规区域

采取地面硬化处理

一般地面硬化

一般防渗区

车间厂房、初期雨水收集池、冲洗废水沉淀池、一体化污水处理站、化粪池

采用等效黏土防渗层工艺，防渗层厚度Mb≥1.5m

K≤1.0×10-7cm/s

重点防渗区

危废暂存间

地面与裙脚均进行防渗处理，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s；危废暂存间地面、墙面裙脚采用坚固的材料建造，表面无裂缝，建筑材料与危险废物相容；配套设置围堰，定期对重点防渗区域开展巡检、维修、保养

K≤1.0×10-10cm/s

（2）废机油严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求分类分区暂存在危废暂存间内；派专人负责填报危险废物管理台账，并防止在装载、搬移途中出现渗漏、溢出、抛洒等情况；若发生危险废物泄漏，应立即采取措施，封堵泄漏位置，并用锯末、沙子等覆盖泄漏的危险废物，处理完成后将泄漏的、损坏的危险废物容器或受污染的物体以及覆盖物放入空置的备用收集容器，交有资质单位处理。
在确保各项防渗措施得以落实，并加强厂区环境管理的前提下，可有效减少土壤及地下水环境受到的影响。

六、生态环境影响

项目位于玉溪市峨山县双江街道登云社区石花小组峨山产业园区双小片区，租赁云南郅荣钢结构工程有限公司闲置场地进行建设，项目用地类型为工业用地，根据现场踏勘，项目用地周边已成为开发程度较高的地区，区域内已不存在原生植被，项目区内均为人工种植植被。项目所在区域无原生植被、未发现国家、云南省规定需要保护的植物、动物分布，由于长期受人类活动影响，生态环境状况一般。本项目施工期建设内容主要为新建1幢占地面积5822.92m²的生产车间（内部划分为占地面积1600m²的原料车间、占地面积2924.4m²的加工车间、占地面积1298.52m²的成品车间），配套建设初期雨水收集池、化粪池、污水处理站、中水收集箱、危废暂存间等环保工程，并购置部分生产设备新建一条铁矿加工仓储转运生产线，不新增用地，项目的建设对生态环境影响较小。

七、环境风险分析

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
1、风险物质及风险设施识别

根据工程分析并对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B，及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的风险物质主要为废机油。

项目危废暂存间内设置1个200L废机油收集桶，按废机油密度0.8×10³kg/m³核算，废机油收集桶满桶理论最大贮存量可达0.16t；本项目废机油年产生量仅为0.01t/a，实际贮存远达不到桶体最大容纳量，同时项目计划每年委托有资质单位清运处置一次，因此危废暂存间废机油实际最大贮存量按年产生量0.01t控制。项目所涉及的风险物质分布情况及可能影响途径如下：

表4-27风险物质分布情况及可能影响途径表

物质名称

CAS号
危险性

风险类型

产生量（t）
最大贮存量（t）
存在位置

临界量（t）

可能影响途径

废机油

/
易燃性、毒性

燃烧、中毒

0.01

0.01

危废暂存间

2500

泄漏造成地表水、土壤、地下水污染；急性吸入可引起中毒；遇明火、高热可燃。
项目所涉及的风险物质风险物质理化性质如下：
表4-28废机油理化性质及危险特性一览表

标识

中文名称

废机油；废润滑油

英文名称

lubricating oil Lube oil

CAS号

无资料

UN 编号

无资料

分子量

230-500

危险货物编号

/

理化性质

外观与性状

常温下为黑褐色粘稠油状液体，不溶于水，易粘附、易渗透，具有一定挥发性。

熔点（℃）
-95.3~-94.3

化学类别

烷烃

沸点（℃）

69

闪点（℃）

76

引燃温度（℃）

248

相对密度

＜1（水=1）

溶解性

不溶于水

毒性及健康危害

侵入途径

吸入、食入

健康危害
急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激征状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。
燃烧爆炸危险性

危险特性

遇明火、高热可燃。

燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

灭火剂

雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

灭火方法

消防人员必须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火，尽可能地将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

2、风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），环境风险评价工作等级见下表。

表4-29评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明

项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值为Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，当存在多种危险物质时，按下列公式计算Q值：
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式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种物质的临界量，t。可在HJ169-2018中附录B中查询。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

项目涉及危险物质最大存放量与临界量比值结果见下表。

表4-30项目危险物质总量与临界量比值（Q）结果

物质名称

CAS号

最大存放量（t）

临界量（t）

Q

废机油

-

0.01

2500

0.000004

根据以上分析可知，Q=0.000004＜1，可判断本项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，环境风险不设评价等级，仅进行简单分析。

3、环境敏感目标概况

本项目环境风险保护目标主要为周边村镇居民、地表水及所在区域地下水。根据现场调查，本项目所在区域周边不存在居民集中区，不涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此，本项目环境风险保护目标详见下表：

表4-31环境敏感目标一览表

环境因子

保护目标

方位

中心坐标

人数

距离

保护级别

大气

云南滇泉啤酒有限公司

东南

102°26′29.921″

24°11′19.701″

46

447m

《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准

地表水

石邑小河
东
/

/

902m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
石花水库
东南
/

/

355m
4、风险事故影响途径分析

项目涉及的风险事故主要为废机油泄漏污染土壤及地下水；遇明火引发火灾导致的伴生/次生环境污染事故；除尘设备故障导致的废气污染物非正常排放，造成大气环境、土壤环境污染。

（1）废机油泄漏事故

本项目废机油产生量较小，使用专用收集桶暂存于危废暂存间，危废暂存间严格按规范进行设计、施工和运行管理后可做到安全运行，泄漏事故发生的可能性较小。

（2）遇明火引发火灾导致的伴生/次生环境污染事故

若要发生火灾或爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混合，并达到一定的浓度；④现场有明火。只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。本项目废机油最大贮存量较小，未超过临界量，在严格采取科学、规范的风险防范措施后，本项目因废机油引发火灾的可能性不大，风险可控。

（3）废气污染物非正常排放事故

项目实际运营过程中，由于停电或设备故障，袋式除尘器将无法正常运行，根据上文分析，非正常情况下，加工车间袋式除尘器除尘效率为90%，有组织排放的颗粒物排放浓度为148.5mg/m³，排放浓度不能满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值要求：排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³。项目颗粒物已超标排放，将会对周边大气环境、土壤环境造成污染。
5、风险防范措施

为把风险事故的发生和影响降到最低限度，针对项目的生产特点，环评提出以下措施：

（1）危险废物风险防范措施

①废机油分类分区暂存于本次新建的1间5㎡危险废物暂存间内，危废暂存间重点防渗，地面与裙脚均进行防渗处理，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s；危废暂存间地面、墙面裙脚采用坚固的材料建造，表面无裂缝，建筑材料与危险废物相容，并设置围堰。危险废物选用耐腐蚀存储容器及设施密闭存储并加盖密封，并完善防雨设施，配备应急吸附材料，建立健全危废管理台账，定期开展设施检查维护危险废物经收集后统一分类暂存于危废暂存间内，严禁随意堆放、处置。
②装载液体、半固体危险废物的容器内须保留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标签；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。
③建立健全危险废物管理台账，管理人员详细记录危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位、出库日期及接收单位名称等信息；严格执行危险废物转移联单制度，转移过程中按要求填写、运行转移联单，确保转移轨迹可追溯；与有资质的危险废物处置单位签订合法有效的处置协议，明确处置责任与要求。危险废物管理台账、转移联单及处置协议等相关记录资料，在危险废物处置完成后至少保留三年。

④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。同时检查场内暂存场所有无泄漏、雨水浸泡等问题，及时处理。
（2）火灾、爆炸事故风险防范措施

①加强废机油的贮存管理，加强相关隔离措施，厂区应设置“严禁烟火”的警示牌。

②制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，加强对员工的消防知识培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。

③制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。

（3）废气污染物非正常排放风险的防范措施

①在袋式除尘器启用前，应对管理和运行人员进行培训，使管理和运行人员掌握治理设备及其附属设施的具体操作和应急情况下的处理措施。

②袋式除尘器定期清灰及检修保养，保持设备良好运行的条件以及必要时的纠正操作。

③定期对生产车间厂房进行修缮、升级改造，减少无组织废气外排至周围大气环境，防止厂房因损坏导致的颗粒物超标排放情况。

④建立健全与废气处理设备相关的各项规章制度、运行、操作规程，设备不得超负荷运行，员工不得违规操作。
6、应急处理措施

（1）危险废物泄漏应急处理

①发现泄漏后生产人员立即将泄漏的危险废物妥善收集到专门的容器内，放置于危废暂存间内，防止造成新的污染。

②收集完毕之后将受影响的土壤清理干净。

（2）火灾、爆炸应急处理

①迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。

②应急处理人员戴防毒面具，穿防护服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。

③切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。合理通风，加速扩散。

④当人体吸入有毒气体引起中毒，须迅速脱离现场至空气新鲜处；情节严重的要立即就医。

⑤事故废水、冲洗水和消防废水等进入雨水沟，及时用沙土袋封堵雨水沟渠，使用应急泵将抽至罐车内，委托相关有资质单位处理，避免废水排入外环境中。

（3）废气污染物非正常排放应急处理
①现场工作人员立即停止生产，并上报事故性质及排污情况。

②工程部立即查找废气非正常排放部位，查明非正常排放原因。

③组织人员对袋式除尘器进行检修，并配合上级监测部门进行应急监测，待监测结果达标后方能恢复设备运行，设备运行前需检查废气处理设施是否能够正常运行；事故后加强废气处理设施保养、维护，维护保养和检修过程必须有相应的记录。

7、环境风险分析结论

综上所述，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，不存在重大风险源，主要风险事故为废机油泄漏污染土壤及地下水；遇明火引发火灾导致的伴生/次生环境污染事故；除尘设备故障导致的废气污染物非正常排放，造成大气环境、土壤环境污染。结合项目实际情况，本评价提出了相关防范措施，在加强管理及积极落实有关防范措施后，本项目环境事故发生的可能性很低，且项目环境风险在可防控范围内，项目环境风险影响较小，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。

本次评价要求项目建成后应及时编制《突发环境事故应急预案》，并报生态环境主管部门备案。运营期应落实《突发环境事故应急预案》中提出的各项环境风险防范措施，强化环境风险管控，杜绝环境污染事故发生，并针对可能发生的突发环境事故组织员工进行演练，有效提高企业应对突发环境事件的应急处置能力，保障环境安全。
八、竣工验收
表4-32项目环境保护竣工验收一览表

项目

处理对象

处置措施

处理效果

废气

运输扬尘

进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输。
无组织颗粒物满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7 现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值

有组织颗粒物满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值。

卸车粉尘及堆存扬尘

厂房封闭，并采取喷雾降尘措施。
给料粉尘
厂房封闭，并采取喷淋降尘措施。
配矿粉尘
厂房封闭，并采取喷淋降尘措施。

铁矿破碎、筛分粉尘
封闭设备落料点及输送设备，破碎、筛分粉尘分别经4个集气罩收集至1台袋式除尘器处理，处理后经15m排气筒（DA001）排放。
转运粉尘

厂房封闭，并采取喷雾降尘措施。
成品装车扬尘

厂房封闭，并采取喷雾降尘措施。
废水

初期雨水

厂区雨水管网设置切换阀，收集前15分钟初期雨水，避免初期雨水混排出厂区，初期雨水经本次新建的初期雨水收集池（1个，容积238m³）进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠。

/
轮胎冲洗废水
经本次新建的1个5m³冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排。
/
生活污水

经本次新建的1个3m³化粪池及1个1m³/d的一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准后暂存于1个容积为5m³的中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排。

处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准限值。

噪声

设备噪声

厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪声现象。

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。
固废

除尘器收尘灰
定期清理后混入铁矿产品外售。
处理率100%

初期雨水收集池沉渣

定期清掏后混入铁矿产品外售。
处置率100%

冲洗废水沉淀池沉渣
定期清掏后混入铁矿产品外售。
处置率100%
化粪池、污水处理站污泥
委托当地环卫部门定期清掏，清运处置。
处置率100%

废机油
收集后暂存于危废暂存间内，交由有资质单位清运处置。
处理率100%

空油桶

暂存于危废暂存间内，交由有资质单位清运处置。

处理率100%
生活垃圾

交由当地环卫部门清运处理。
处理率100%
土壤、地下水污染防治

危废暂存间重点防渗，地面与裙脚均进行防渗处理，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s；危废暂存间地面、墙面裙脚采用坚固的材料建造，表面无裂缝，建筑材料与危险废物相容；车间厂房、初期雨水收集池、冲洗废水沉淀池、一体化污水处理站、化粪池一般防渗，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m措施，渗透系数≤10-7cm/s；厂区地面硬化，并加强防渗措施的日常检查、维护。
/

环境风险防范

1、严格落实危废暂存间重点防渗措施，并加强防渗措施的日常检查、维护；

2、加强厂区危险废物管理，做好危险废物管理台账；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查；

3、加强危废暂存间的日常巡查，杜绝泄漏事故发生；

4、加强废机油的贮存管理及相关隔离措施，制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，加强员工的消防知识培训，配备相应品种和数量的消防器材，定期维护检查，确保能正常使用；

5、及时编制《突发环境事故应急预案》，落实各项环境风险防范措施，强化环境风险管控，杜绝环境污染事故发生，并针对可能发生的突发环境事故组织员工进行演练。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	运输扬尘
	颗粒物
	进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输。
	无组织颗粒物满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7 现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值

有组织颗粒物满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值。

	
	卸车粉尘及堆存扬尘
	颗粒物
	厂房封闭，并采取喷雾降尘措施。
	

	
	给料粉尘
	颗粒物
	厂房封闭，并采取喷淋降尘措施。
	

	
	铁矿破碎、筛分粉尘
	颗粒物
	封闭设备落料点及输送设备，破碎、筛分粉尘分别经4个集气罩收集至1台袋式除尘器处理，处理后经15m排气筒（DA001）排放。
	

	
	配矿粉尘
	颗粒物
	厂房封闭，并采取喷淋降尘措施。
	

	
	转运粉尘
	颗粒物
	厂房封闭，并采取喷雾降尘措施。
	

	
	成品装车扬尘
	颗粒物
	厂房封闭，并采取喷雾降尘措施。
	

	地表水环境
	初期雨水
	SS
	厂区雨水管网设置切换阀，收集前15分钟初期雨水，避免初期雨水混排出厂区，初期雨水经本次新建的初期雨水收集池（1个，容积238m³）进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠。
	/

	
	轮胎冲洗废水
	SS
	经本次新建的1个5m³冲洗废水沉淀池收集沉淀处理后回用于轮胎冲洗补水，不外排。
	/

	
	生活污水
	SS

COD

BOD5等
	经本次新建的1个3m³化粪池及1个1m³/d的一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准后暂存于1个容积为5m³的中水收集箱内，逐步回用于厂区洒水降尘，不外排。
	处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准限值。

	声环境
	生产设备
	噪声
	厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪声现象。
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

	固体废物
	袋式除尘器
	除尘器收尘灰
	定期清理后混入铁矿产品外售。
	处理率100%

	
	初期雨水收集池
	初期雨水收集池沉渣
	定期清掏后混入铁矿产品外售。
	处置率100%

	
	冲洗废水沉淀池
	冲洗废水沉淀池沉渣
	定期清掏后混入铁矿产品外售。
	处置率100%

	
	化粪池

一体化生活污水处理站
	化粪池污水处理站污泥
	委托当地环卫部门定期清掏，清运处置。
	处置率100%

	
	设备维修
	废机油
	收集后暂存于危废暂存间内，交由有资质单位清运处置。
	处理率100%

	
	设备保养
	空油桶
	暂存于危废暂存间内，交由有资质单位清运处置。
	处理率100%

	
	工作人员
	生活垃圾
	交由当地环卫部门清运处理。
	处理率100%

	电磁辐射
	/

	土壤及地下水

污染防治措施
	危废暂存间重点防渗，地面与裙脚均进行防渗处理，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s；危废暂存间地面、墙面裙脚采用坚固的材料建造，表面无裂缝，建筑材料与危险废物相容；车间厂房、初期雨水收集池、冲洗废水沉淀池、一体化污水处理站、化粪池一般防渗，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m措施，渗透系数≤10-7cm/s；厂区地面硬化，并加强防渗措施的日常检查、维护。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1、严格落实危废暂存间重点防渗措施，并加强防渗措施的日常检查、维护；

2、加强厂区危险废物管理，做好危险废物管理台账；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查；

3、加强危废暂存间的日常巡查，杜绝泄漏事故发生；

4、加强废机油的贮存管理及相关隔离措施，制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，加强员工的消防知识培训，配备相应品种和数量的消防器材，定期维护检查，确保能正常使用；

5、及时编制《突发环境事故应急预案》，落实各项环境风险防范措施，强化环境风险管控，杜绝环境污染事故发生，并针对可能发生的突发环境事故组织员工进行演练。

	其他环境

管理要求
	1、建立健全生产环保规章制度，严格规范人员操作，防止发生突发环境事故。

2、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地生态环境主管部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保污染物达标排放。

3、采取不超载运输、进场车辆减速慢行、定期检查检修车辆、对运输道路采取洒水抑尘等措施，有效控制运输环节扬尘污染。
4、加强厂区环境卫生管理，及时清扫、冲洗进厂道路，严格落实厂区洒水降尘、厂房内喷雾降尘措施。

5、加强原料车间、加工车间的建设，确保生产车间密闭性能够满足环保要求，物料入棚入库堆存，严禁露天堆放；加强废气治理设施的维护、保养，杜绝非正常排放情况，减少无组织废气排放到周围大气环境中。

6、产品及时清运外销，不在厂区长时间存放。

7、完善厂区地面硬化及雨污分流措施，规范建设厂区雨水沟渠及初期雨水收集池。

8、严格落实本次评价中所提出的环境风险防范措施，杜绝环境风险事故发生。

9、充分利用厂区空余地块布设绿化植被，合理设置绿化隔离带，有效阻隔粉尘扩散、削减生产及运输环节产生的噪声影响，同步改善厂区整体生态环境。

10、项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成投入试运行后，应及时报告并按规定自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

11、企业应加强环保宣传教育工作，强化企业的各项环境管理工作。自觉接受各级生态环境主管部门对公司环保工作的监督指导。




六、结论
	本项目的建设符合国家产业政策，选址合理，通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，项目产生的环境影响包括废气、噪声、废水、固体废弃物等，在采取环评提出的防治措施后，项目无废水外排，废气、噪声均能达标外排，固体废物均得到妥善处置。项目产生的影响可以得到有效控制，不会对周围环境产生显著的影响，在认真执行环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境的影响较小，不会改变环境功能，从环境保护的角度分析，该项目建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	无组织颗粒物
	/
	/
	/
	3.18t/a
	/
	3.18t/a
	+3.18t/a

	
	有组织颗粒物
	/
	/
	/
	0.18t/a
	/
	0.18t/a
	+0.18t/a

	废水
	轮胎冲洗废水
	/
	/
	/
	0
	
	0
	0

	
	生活污水
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	一般工业

固体废物
	除尘器收尘灰
	/
	/
	/
	35.46t/a
	/
	35.46t/a
	+35.46t/a

	
	初期雨水收集池沉渣
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	冲洗废水沉淀池沉渣
	/
	/
	/
	2.7t/a
	/
	2.7t/a
	+2.7t/a

	
	化粪池、污水处理站污泥
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	空油桶
	/
	/
	/
	0.012t/a
	/
	0.012t/a
	+0.012t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目
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