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前言
中国已成为全球规模最大的新能源汽车市场，当前新能源汽车与储能产业市场延续强劲增长态势，下游市场需求的持续扩张直接拉动了锂电池隔膜的市场需求增长。随着动力电池与储能电池对能量密度与安全性要求的不断提升，未涂覆基膜的应用占比逐步降低，涂覆隔膜凭借其优异的耐高温性能、抗穿刺性能、高吸液性能与热关断特性，已成为动力电池与储能电池的主流配套产品。涂覆技术通过在传统聚烯烃隔膜表面涂覆陶瓷（氧化铝、勃姆石等）或聚合物材料，可有效提升隔膜的热稳定性、机械强度与电解液浸润性，进而显著改善电池的安全性能与循环使用寿命。

玉溪恩捷新材料有限公司为增强玉溪恩捷新材料有限公司年产16亿平方米锂电池隔离膜生产线建设项目（以下简称“玉溪恩捷基膜项目”）基膜的性能，租用云南捷辰包装材料有限公司厂房新建玉溪恩捷锂电隔膜智能化喷涂涂布生产建设项目。项目已取得云南省固定资产投资项目备案证，项目代码为：2609-530402-04-01-203973。

项目租用云南捷辰包装材料有限公司闲置厂房，租用面积为24272.11m2，不新建厂房，不新增用地。
玉溪恩捷基膜项目已于2022年启动，目前已投产正常运行，玉溪恩捷基膜项目位于本项目东北面510m处，本项目不在其用地范围内。玉溪恩捷基膜项目于2022年10月12日取得玉溪市生态环境局红塔分局关于《玉溪恩捷新材料有限公司年产16亿平方米锂电池隔离膜生产线建设项目环境影响报告书》的批复（玉红环审〔2022〕49号），已取得排污许可，排污许可证编号为：91530402MA7MCPWQXC001U。

本项目建设内容为：项目租用云南捷辰包装材料有限公司厂房面积为24272.11m2，项目在厂房内新建洁净车间、办公室及其他辅助用房，新建建筑物占地面积12060.06m2，建筑面积为12270m2，洁净车间东北面预留用地面积为3500m2，厂房内未新建洁净车间等构筑物的面积为8712.05m2，该区域用作成品库。项目总占地面积12060.06m2，通过租用云南捷辰包装材料有限公司现有的1栋厂房，建筑面积为12270m2。基膜来自玉溪恩捷新材料有限公司年产16亿平方米锂电池隔离膜生产线建设项目，本项目利用玉溪恩捷基膜项目基膜进行离线涂覆。项目采用串联式双面涂布工艺，新建4条智能化离线涂布生产线，配套智能制浆供料、全自动涂布主机、在线智能检测及智能仓储等成套智能化设备，广泛运用QMS、MES、APS等系统集成，实现数字化智能生产。主要用能设备包括4台离线四面平台U型并排涂布机、1台6吨/h的纯水机、2台600冷吨冰机、1台900冷吨冰机及供配电设施等。
根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021版）的有关规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）的有关规定，本项目类别分析如下表：

前言表1 本项目生产内容与分类管理名录分析对照表
	本项目内容
	国民经济行业类别
	分类管理名录
	环评类别

	隔膜涂覆生产线
	C3985 电子专用材料制造-锂电池材料制造
	三十六、81电子元件及电子专用材料制造398中电子专用材料制造(电子化工材料制造除外)
	报告表


根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），项目属于“三十六、81电子元件及电子专用材料制造398中电子专用材料制造(电子化工材料制造除外)”，环境影响评价文件类别应为编制生态环境影响报告表。受玉溪恩捷新材料有限公司的委托，由云南畅泓环境技术工程有限公司承担本项目生态环境影响报告表的编制工作（详见附件1）。云南畅泓环境技术工程有限公司接受委托后，进行了现场踏勘、环境状况调查、资料收集，详细调查项目现状存在的环境保护问题，并认真分析工程内容的基础上，编制完成了本项目生态环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政管理部门审批后作为项目环境管理的依据。
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	玉溪恩捷锂电隔膜智能化喷涂涂布生产建设项目

	项目代码
	2609-530402-04-01-203973

	建设单位联系人
	辛绍麟
	联系方式
	13577709696

	建设地点
	云南省玉溪市高新区春和街道龙池社区九龙片区春景路12号

	地理坐标
	（东经 102 度 31 分 35.946  秒，北纬 24 度 26 分 11.149 秒）

	国民经济

行业类别
	C3985 电子专用材料制造-锂电池材料制造
	建设项目

行业类别
	三十六、81电子元件及电子专用材料制造398中电子专用材料制造(电子化工材料制造除外)

	建设性质
	(新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	玉溪市红塔区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2609-530402-04-01-203973

	总投资（万元）
	15886.56
	环保投资（万元）
	93

	环保投资占比（%）
	0.59
	施工工期
	15个月

	是否开工建设
	(否

(是：            
	用地（用海）

面积（m2）
	24272.11

	专项评价设置情况
	按照《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目不需设置专项评价，本项目与专项评价设置原则对照见下表。

专项评价的类别

设置原则

项目情况
是否设置
大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气为颗粒物、非甲烷总烃等，不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气

否
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

生活污水经厂区已建化粪池处理后经市政污水管网排入玉溪市第三污水处理厂处理；生产废水经自建污水处理站处理后经市政污水管网进入玉溪市第三污水处理厂处理。项目废水不直排。
否
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目废矿物油属于易燃危险物质，最大存储量为1t，Q值=0.0004不属于超过临界量的建设项目。
否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及取水口
否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及海洋工程
否
注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	规划情况
	规划文件名称：《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035）》

规划审查机关：玉溪市人民政府

审查文件名称及文号：《玉溪市人民政府关于玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035）的批复》（玉政复〔2023〕5号）

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名称：《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》；

规划环评审查机关：云南省生态环境厅
审查文件名称及文号：云南省生态环境厅关于《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函。（云环函〔2022〕400号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035）》的符合性分析

根据《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035）》玉溪高新技术产业开发区规划总用地面积为71.56km2，除龙泉片区位于江川区境内、双小地块位于峨山县境内，其余区域均属于红塔区辖区范围内。

核心区规划总面积11.38km2，分为九龙片区及南片区两个地块；红塔片区规划总面积18.01km2，分为北城卧牛山地块、北城青龙山地块、莲池地块、观音山地块、大营街地块，共五个地块；北城片区规划总面积25.16km2，分为地块一、地块二、地块三、双小地块，共四个地块；龙泉片区规划总面积17.01km2，整个片区为一个地块。

核心区：打造健康数字产城融合示范区。以高质量产城融合为发展导向，以大健康为特色，重点发展生物医药大健康和数字服务，坚持创新要素集聚，打造产城融合示范区。九龙片区承载技术研发、创业孵化、技术转移转化等功能。南片区打造健康创新产城融合示范区。重点产业为：数字经济、生物医药大健康、绿色食品、卷烟及配套。

本项目位于玉溪高新技术产业开发区九龙片区，租用云南捷辰包装材料有限公司已建成厂房。本项目为锂电隔膜智能化喷涂涂布项目，当前，新能源汽车与储能产业进入快速发展期，涂覆隔膜作为锂电池核心关键材料，具备优异的耐高温性、抗穿刺性、高吸液性和热关断特性，是保障新能源电池安全性能、支撑新能源产业高质量发展的重要基础。本项目的落地实施，符合九龙片区重点承载技术研发、创业孵化、科技成果转移转化的功能定位。本项目已于2026年8月12日取得玉溪高新区管理委员会出具本项目入园通知书，同意本项目入园。
项目符合《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035）》要求。

3、本项目与《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析
2022年8月5日，《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》取得云南省生态环境厅《关于玉溪高新技术产业开发区技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书的审查意见》（云环函〔2022〕400号）。

项目与《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》符合性分析见下表。

1）与规划环评符合性分析

与规划环评符合性分析如下所示：

表1-1  与规划环评符合性分析一览表

准入要求
规划环评要求（核心区）
本项目情况
符合性
空间布局
1.九龙地块、南地块禁止《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险、高污染行业以及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中相关企业入驻。

2.南地块距离红塔山保护区较近，该地块企业入驻时，应优化企业的内部布局，与红塔自然保护区保持一定缓冲距离；对主要产排废气的装置区，应远离红塔自然保护区。

3.禁止不符合产业政策、不符合片区产业定位企业入驻。

4.在玉溪大河、石邑河水质达标前，禁止引入排水量大的水污染型企业。

5.烟草及配套产业应限制污染物新增，减少对主城区的影响；限制建设烟草制品加工项目。
1、项目位于九龙地块，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险、高污染行业以及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中相关的企业。

2、本项目位于九龙地块，不属于南地块。
3、项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，符合片区产业定位，取得玉溪高新区管理委员会入园通知书。

4、本项目生产废水经自建化污水处理站处理达标后同经化粪池处理后的生活污水一同排至园区污水管网，进入玉溪市第三污水处理厂处理。项目不属于排水量大的水污染型企业。

5、本项目不属于烟草及配套产业，不属于烟草制品加工项目。
符合
污染物排放管控
1.废水含难降解的有机污染物（多环芳烃、氯苯、芳烃、硝基化合物）、“三致”污染物（甲基汞、多氯联苯、氯甲烷、氯乙烯、苯、镍等致癌、致畸、致突变的物质）项目禁止外排废水。

2.南片区新建项目废气污染物实行等量或减量替代。

1、本项目使用原辅料中不含难溶解的有机物和“三致”污染物，废水不含难溶解的有机物和“三致”污染物等，不属于禁止外排的废水类型。

2、本项目位于九龙片区，不涉及南片区及其管控项目。
符合
环境风险防控
1.禁止《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险、高污染行业以及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中相关企业入驻；

2.片区内企业入驻项目需与敏感点保持足够的卫生、环境防护距离要求。

1、本项目位于九龙地块，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险、高污染行业以及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中禁止入驻企业。

2、本项目为锂电隔膜智能化喷涂涂布项目，项目排放颗粒物经尼龙袋式过滤器处理后排放，烘箱产生的烘干废气由管道收集后经排风机抽至厂房外排放，与周边的环境敏感点影响小，不受卫生、环境防护距离限制。
符合
资源开发利用效率
入驻企业工业用水鼓励优先使用再生水，禁止取用地下水作为生产用

水。

本项目用水由市政管网供给，不涉及地下水开采。
符合
综上，项目与《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》相符。
2）与审查意见符合性分析
本项目与园区规划环评审查意见的相符性见下表。

表1-2  本项目与园区规划环评审查意见的相符性

序号
规划环评审查意见要求
本项目情况
符合性
1
加强规划引导，坚持绿色低碳高质量发展理念，结合生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。产业开发应符合国家产业政策和相关规划。

本项目属于锂电隔膜智能化喷涂涂布项目，经对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为鼓励类项目。项目于2026年8月12日取得了玉溪高新技术产业开发区出具的入园通知，项目符合国家产业政策。
符合
2
严格限制《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品名录”的企业入驻，其中九龙地块、南地块、大营街地块、龙泉片区禁止上述企业入驻。南地块、大营街地块禁止引入高污染燃料企业，禁止新建、扩建三类工业用地布局的项目。南地块、青龙山地块应优化布局，企业与红塔山自然保护区保持一定缓冲距离。

项目属于锂电隔膜智能化喷涂涂布项目，位于九龙地块，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险、高污染行业，不属于高污染燃料企业。
符合
3
严守环境质量底线，严格环境管控。

1.入驻企业要采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平，必要时对高新区开发强度及布局产业规模进行控制。新建、扩建钢铁冶炼项目大气污染物需满足超低排放要求，重点行业建设项目应实行主要污染物区域削减。

南片区新建、扩建项目废气污染物实行减量替代。

2.高度重视高新区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。项目建设应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施。

3.采取有效预防措施，防止、减少土壤污染。重视污染物通过大气一土壤一地下水等环境介质跨相输送、迁移和累积过程及影响，确保满足土壤环境管控要求。

4.危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存或安全填埋处置的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施。

1、运营期项目投料设置在密闭车间内，预混罐、制浆罐出气口设置尼龙袋式过滤器，投料粉尘经尼龙袋式过滤器过滤后以无组织形式排放。烘箱产生的烘干废气由管道收集后经排风机抽至厂房外排放，排放形式为无组织排放；浆料搅拌产生的有机废气通过制浆罐顶部排气口以无组织形式排放。根据本次评价对厂界处颗粒物和非甲烷总烃的预测，项目厂界处均能达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6无组织排放限值要求。项目不属于钢铁冶炼项目和重点行业建设项目。
2、本项目严格落实雨污分流管控要求，厂区雨水系统与污水系统完全独立布设。生活污水经园区已建化粪池处理后排入玉溪市第三污水处理厂处理；生产废水经自建污水处理站处理后进入玉溪市第三污水处理厂处理。

3、本项目严格执行《地下水管理条例》中相关规定，项目区内采取分区防渗措施，（1）重点防渗区：危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s进行防渗；（2）一般防渗区：污水处理站、化粪池满足等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；（3）简单防渗区：办公区、生产车间、厂内道路防渗要求参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016）中简单防渗区做一般的地面硬化。有效防止土壤、地下水污染。
4、本项目废机油及废油桶收集后暂存于危废暂存间内定期委托有资质的单位进行处置，同时本环评要求建设单位严格执行环评所提出的污染防治措施。
符合
4
严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。

要以高新区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。

本项目不属于“两高”行业，符合产业政策及园区规划，不属于淘汰落后生产能力、工艺和产品的名录中的淘汰类。项目产生的“三废”通过采取本环评提出的对策措施后，能保证污染物达标排放或妥善处理处置，项目的建设不会对选址区域的环境造成大的污染，环境风险可控。
符合
5
建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强高新区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。强化高新区危险化学品储运和废水的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化高新区环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入区外水体，保障区域环境安全。

本项目按要求建立环境风险防范机制，环境风险物质由专人管理，项目建成后及时编制突发环境事件应急预案，并根据预案要求配备相应的应急物资，避免事故废水外排。
符合
综上所述，项目符合《玉溪高新区技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及《关于玉溪高新区技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书的审查意见》（云环函〔2022〕400号）的要求


2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线

	河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

	项目不在生态保护红线范围内。本项目不涉及自然保护地核心保护区。

	符合



3、禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸

	、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。

	项目不涉及风景名胜区。

	符合


	4、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、

	项目不涉及饮用水水源保护区。

	符合



5、禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园内开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采

	，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道；滥采滥捕野生动植物，引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生等破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。

	项目未征收、占用国家湿地公园的土地。用地不涉及野生动物栖息地。

	符合



6、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改

	、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

	项目不涉及饮用水水源保护区。

	符合



7、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。除国家明确支持的重大建设项目、军事国防类项目、交通类项目、能源类项目、水利类项目、国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门支持和认可的交通、能源、水利等基础设施项目外,禁止在永久基本农田范围内投资建设项目。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需在可行性研究阶段，对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，报自然资源部用地预审，依法依规办理农用地转用和土地征收，和法定程序修改相应的国土空间规划
	用途。

	项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线；不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内；不占用永久基本农田。

	符合



8、禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口

	外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程。

	项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区；本项目严格落实雨污分流管控要求，厂区雨水系统与污水系统完全独立布设。生活污水经园区已建化粪池处理后排入玉溪市第三污水处理厂处理；生产废水经自建污水处理站处理后进入玉溪市第三污水处理厂处理，项目污水不直接排入地表水体。
	符合



9、禁止在金沙江、赤水河、乌江河等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他损
	坏湿地及其生态功能的活动。

	项目不涉及金沙江、赤水河、乌江河等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞；

	符合



10、禁止在金沙江、长江一级支流（详见附件1）岸线边界一公里范围内新建、扩建化工园区和

	工项目。

	项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目。

	符合



本项目不属于新建、改建、扩建尾矿库、

	炼渣库和磷石膏库。

	符合

	
	12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。

	经对照《环境保护综合名录》（2021年版），不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；

	符合



13、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬

	改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。

	本项目不属于新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；未列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》。

	符合



14、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄

	生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类、淘汰类，不属于落后产能、过剩产能。项目未建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置。

	符合



	综上所述，本项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的要求。

5、项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析

项目与云南省人民政府印发的《云南省空气持续改善行动实施方案》（2024年4月23日）符合性分析见下表。

表1-7  项目与《云南省空气持续改善行动实施方案》的符合性一览表

《云南省空气持续改善行动实施方案》要求
项目情况
符合性
二、优化产业结构
（一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸项目，不属于两高。
符合
（二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。

经对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类。
符合
三、优化能源结构
（六）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重较2020年提高4个百分点以上，电能占终端能源消费比重达30%以上。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。

项目使用能源为电能，属于清洁能源。
符合
（七）严格合理控制煤炭消费增长。有序推进煤炭消费减量替代。支持烟叶烘烤等农特产品加工燃煤设施实施清洁能源改造。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。

项目使用能源为电能，不使用煤炭作为能源。
符合
（九）推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工业余热、电能、天然气等清洁能源进行替代。

项目无工业炉窑，所有设备使用能源均为电能
符合
6、与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》相关符合性分析

表1-8项目与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》相关符合性分析

序号
内容
项目情况
符合性
1
（二）严格节能环保准入。提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度。把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。未通过能评和环评审查的建设项目，有关部门不得审批、核准、备案。积极发展绿色建筑，新建建筑要严格执行强制性节能标准，大力推广使用太阳能热水系统和光伏建筑一体化等技术和装备。

本项目为锂电隔膜智能化喷涂涂布生产项目，不属于高污染、高耗能行业。项目使用清洁能源电能，项目投料设置在密闭车间内，预混罐、制浆罐出气口设置尼龙袋式过滤器，投料粉尘经尼龙袋式过滤器过滤后以无组织形式排放。烘箱产生的烘干废气由管道收集后经排风机抽至厂房外排放，排放形式为无组织排放；浆料搅拌产生的有机废气通过制浆罐顶部排气口以无组织形式排放。根据本次评价对厂界处颗粒物和非甲烷总烃的预测，项目厂界处均能达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6无组织排放限值要求。
符合
2
（四）加快清洁能源替代利用。优化调整能源结构，加大清洁能源推广使用力度。在做好生态保护和移民安置的基础上，积极推进水电开发，统筹协调中小水电发展，规范有序发展风电。积极开发以生物柴油、生物质固体成型燃料为主的生物质能，稳妥推进太阳能发电，加快推进太阳能多元化利用。加快建设和完善天然气管网及配套设施，不断扩大天然气利用规模。认真落实《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市中心城区天然气利用发展三年行动计划的通知》（玉政办发〔2014〕113号），从2014年起，用3年左右的时间，全力推进中心城区天然气利用普及工作。各县区应逐步建设和完善天然气管网及配套设施，加快清洁能源替代，优化调整能源结构。

项目生产使用电能和天然气，为清洁能源，符合其要求。
符合
3
（五）转变生产、生活方式，逐步取缔高污染燃料。各县区政府所在地建成区全面禁止烧煤、烧柴，取缔燃煤锅炉、炉灶，推广使用天然气、液化石油气、电力、生物燃料等清洁能源。中心城区及各县县城所在地建成区在2016年底前制定并实施高污染燃料禁燃区管理规定。提高煤炭洗选比例，鼓励建设群矿型和矿区选煤厂，大力发展煤炭洗选加工技术，现有煤矿要加快结构调整和升级改造。发展洁净煤技术，实现煤炭高效洁净燃烧，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平。逐步淘汰各县区燃煤锅炉，到2017年底基本淘汰中心城区建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。2017年底前，县区政府所在地建成区全面禁止使用燃煤锅炉。产业聚集区要集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。天然气干、支线可以覆盖的地区原则上不再审批以煤（油）作为燃料的新建、改建、扩建项目。

本项目不涉及燃煤锅炉。
符合
4
（八）深化城市扬尘污染治理。2014年底前，各县区人民政府要制定并完善工程建设工地扬尘管理措施办法，明确部门职责，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区的工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输，2017年底前基本安装卫星定位系统。县级以上城市要加大城市建成区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施。

项目施工现场地面已经硬化，施工工程量小，运输过程采取低速、篷布遮盖，运输道路进行洒水降尘，扬尘产生量较少。
符合
备注：其他与项目无关项未列入
7、与玉溪市人民政府于2023年4月24日印发的《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》和《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（云发〔2022〕20号）相符性分析

表1-9  与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析

序号

深入打好蓝天保卫战

项目情况
符合性
1
持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入开展清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。加大清洁能源汽车推广力度，推动氢燃料电池汽车示范应用。以大宗货物运输“公转铁”、“公转水”为重点推进运输结构调整。

本项目物料运输均采用新能源汽车或达到国家排放的汽车进行运输，且运输过程采用防尘网进行遮盖。
符合
2
深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。

项目施工现场地面已经硬化，施工工程量小，运输过程采取低速、篷布遮盖，运输道路进行洒水降尘，扬尘产生量较少，施工作业过程中采用洒水车等方式来减少扬尘污染。
符合
3
推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理。安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。推进氮氧化物排放深度治理，完成钢铁企业超低排放改造，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造。

项目投料设置在密闭车间内，预混罐、制浆罐出气口设置尼龙袋式过滤器，投料粉尘经尼龙袋式过滤器过滤后以无组织形式排放。烘箱产生的烘干废气由管道收集后经排风机抽至厂房外排放，排放形式为无组织排放；浆料搅拌产生的有机废气通过制浆罐顶部排气口以无组织形式排放。根据本次评价对厂界处颗粒物和非甲烷总烃的预测，项目厂界处均能达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6无组织排放限值要求。

符合

4
改善区域大气和声环境质量。持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。

备注：其他与项目无关项未列入
综上，本项目符合《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》（玉发〔2023〕4号）和《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（云发〔2022〕20号）中相关要求。
8、与《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》符合性分析
表1-10  与《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》符合性分析

序号

内容

项目情况
符合性
1
(一)企业及项目应符合国家出台的土地使用标准，严格保护耕地，节约集约用地。企业应依法开展建设项目环境影响评价，严格执行环境保护设施“三同时”制度，并按规定开展环境保护设施竣工验收。

项目位于玉溪市高新区九龙片区，项目于2026年8月12日取得了玉溪高新技术产业开发区管委会出具的入园通知，建设单位目前正在办理环评相关手续，本次评价要求建设单位严格执行环境保护设施“三同时”制度，并按规定开展环境保护设施竣工验收。
符合
2
(二)企业应依法申领排污许可证，按照排污许可证排放污染物并落实各项环境管理要求，采取有效措施防止污染土壤和地下水，锂离子电池生产过程中产生的固体废物应依证分类收集、贮存、运输、综合利用或无害化处理，工业污染物达标排放，溶剂回收率>90%。

应按照上述要求做好排污许可制度的衔接工作，在发生实际排污行为之前，按相关要求填报排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目为隔膜涂覆项目，项目区内采取分区防渗措施，（1）重点防渗区：危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s进行防渗；（2）一般防渗区：污水处理站、化粪池满足等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；（3）简单防渗区：办公区、生产车间、厂内道路防渗要求参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016）中简单防渗区做一般的地面硬化。有效防止土壤、地下水污染。
符合
3
(五)企业应按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，妥善处理突发环境事件。企业应按照《企业环境信息依法披露管理办法》有关要求，依法披露环境信息。当年及上一年度未发生重大及以上环境污染事件和生态破坏事件。

本项目按要求建立环境风险防范机制，环境风险物质由专人管理，项目建成后及时编制突发环境事件应急预案，并根据预案要求配备相应的应急物资，避免事故废水外排。
符合
综上。项目建设与《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》相符。
9、与云南省新能源电池产业发展三年行动计划（2022‑2024年）符合性分析
表1-11  与云南省新能源电池产业发展三年行动计划（2022‑2024年）符合性分析

序号

内容

项目情况
符合性
1
以新能源电池材料为重点，围绕“资源—材料—电芯—电池—应用—回收利用”全生命周期产业链，着力扩规模、延链条、拓应用，建成以昆明市（滇中新区）、曲靖市、玉溪市为重点，错位发展协同互补的新能源电池产业制造基地，推动我省新能源电池产业“全链条、矩阵式、集群化”发展。通过3年的发展，形成一批优势突出、产业链完整的新能源电池生产和研发聚集区，新能源电池产业成为我省绿色能源与先进制造业融合发展、实现工业增加值占地区生产总值比重大幅提升的重要动力源。

项目位于玉溪高新技术产业开发区九龙片区，符合《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035）》要求。本项目属于锂电隔膜智能化喷涂涂布项目，涂覆隔膜凭借其优异的耐高温性能、抗穿刺性能、高吸液性能与热关断特性，显著改善电池的安全性能与循环使用寿命。项目建设增强新能源电池产业安全性能发展。
符合
2
隔膜材料。结合电池产业链配套需求，支持玉溪市、曲靖市、昆明市（滇中新区）引进布局新能源电池隔膜材料项目。

项目位于玉溪高新技术产业开发区九龙片区，本项目属于锂电隔膜智能化喷涂涂布项目，涂覆隔膜凭借其优异的耐高温性能、抗穿刺性能、高吸液性能与热关断特性，显著改善电池的安全性能与循环使用寿命。
符合
综上，项目建设符合云南省新能源电池产业发展三年行动计划（2022‑2024年）。
10、与玉溪市新能源电池全产业链发展规划（2021‑2030年）符合性分析
表1-12  与玉溪市新能源电池全产业链发展规划（2021‑2030年）符合性分析

序号

内容

项目情况
符合性
1
以玉溪高新区、云南红塔产业园区为重点，其中高新区龙泉片区定位为“材料生产—电池制造—储能系统集成—梯次利用”的核心承载区。

项目位于玉溪高新技术产业开发区九龙片区，符合《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035）》要求。本项目已于2026年8月12日取得玉溪高新区管理委员会出具本项目入园通知书，同意本项目入园。
符合
2
加快恩捷隔膜、亿纬锂能、坤天负极、丰元正极、烨阳正极等行业领军企业的新项目落地。‌‌

玉溪恩捷锂电隔膜智能化喷涂涂布生产建设项目属于锂电隔膜智能化喷涂涂布项目，涂覆后隔膜改善电池的安全性能与循环使用寿命
符合
综上，项目与玉溪市新能源电池全产业链发展规划（2021‑2030年）相符。
12、平面布置合理性分析
项目位于玉溪高新技术产业开发区九龙片区，玉溪恩捷锂电池隔膜生产厂房为租用厂房，厂房大致分为仓储区和生产区，厂房大面积为成品仓库和生料纸仓库，其余区域为生产线核心区域，包括涂布生产区域、污水处理间、纯水车间、生产实验室，配电室、休息区，卫生间、除湿机房、备品备件及机修间、会议室、办公室、成品库、翻检辅助机房等。厂房生产区布置有4条喷涂涂布生产线和16台小分切机。

本区为万级洁净生产空间，四周设置独立洁净通道、原料投料口、废料回收口，配套管廊沿设备侧边贯通布置。

各工序生产环节紧密衔接，办公室与生产区分开，项目布置合理。
13、项目选址合理性分析
项目位于玉溪高新技术产业开发区九龙片区，租用云南捷辰包装材料有限公司已建成厂房，本项目不涉及生态保护红线范围，不涉及自然保护区、风景名胜区，项目所在地不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域，不占用基本农田；评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，无特殊文物保护单位和水源保护区等环境敏感点。

项目符合《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035）》、《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见的要求，项目与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案(2023年)的通知》(玉市环〔2024〕40号)相符。项目租用厂房距玉溪恩捷基膜项目（原料来源）510m，原料来源较近。
根据区域环境质量现状可知，项目所在区域为大气达标区；项目东南面830m处老西河断面水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，超标原因为老西河为红塔区城市景观生态型河道，沿岸零散村落散排生活污水、周边菜地雨季径流、老旧河道底泥污染物释放，项目废水不外排，完全不新增污染负荷，不会加剧现有超标现状。项目周边分布的企业不以噪声污染为主，且各企业均采取有效的噪声防治措施，项目区声环境质量良好。
项目生产设备设置在标准厂房内，并配套基础减振降噪措施，项目50m范围内无敏感点，项目噪声对周围环境影响小；预混罐、制浆罐出气口设置尼龙袋式过滤器，投料粉尘经尼龙袋式过滤器过滤后以无组织形式排放。烘箱产生的烘干废气由管道收集后经排风机抽至厂房外排放，排放形式为无组织排放；浆料搅拌产生的有机废气通过制浆罐顶部排气口以无组织形式排放。根据本次评价对厂界处颗粒物和非甲烷总烃的预测，项目厂界处均能达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6无组织排放限值要求，项目最近敏感点为南面96m高家屯，位于项目上风向，对其影响小。生活污水经厂区已建化粪池处理后经市政污水管网排入玉溪市第三污水处理厂处理；生产废水经自建污水处理站处理后经市政污水管网进入玉溪市第三污水处理厂处理。项目固废100%处置。项目排放污染物妥善处置，对周围环境影响小。

项目东面紧挨云南德新纸业有限公司特种纸生产线及电化铝生产线项目，年产纸张1.5万吨，年产电化铝1300万平方米。项目生产设备均采取减振降噪措施，设备安装在厂房内，生产噪声不会对其造成干扰，项目废气污染物达标排放。项目与周边企业具备环境相容性。
项目建成投产对周围环境造成的影响不大，对敏感点影响小，不会改变原有环境空气、地表水的功能，从环保角度来看，项目选址是合理的。
	


二、建设项目工程分析

废水
	治理

	污水处理站
	1套，处理能力为150m³/d
	80
	设计要求
	
			化粪池

	3座，容积均为10m³
	/
	依托已有

		废气治理
	密闭投料车间
	一间18m2密闭投粉车间
	1
	环评提出

			尼龙袋式过滤器
	预混罐、制浆罐出气口设置尼龙袋式过滤器，预混罐尼龙袋式过滤器目数100目，制浆罐尼龙袋式过滤器目数200目，为尼龙滤袋。
	0.5
	环评提出

			废气收集装置
	烤箱产生的烘干废气由管道收集后经排风机抽至厂房外排放，以无组织形式排放
	5
	环评提出

		噪声治理

	设备、风机、水泵

	加装减振垫、墙体隔声并在风机加装消声器等

	2

	环评提出

		固废治理

	生活垃圾
	设置生活垃圾桶若干
	1
	环评提出

			危废暂存间
	设置危废贮存间1间，建筑面积10㎡
	1
	环评提出

			一般固废暂存间
	设置一般固废暂存间1间，建筑面积50㎡
	1
	环评提出

	总计

	93
	/



	10、水平衡
（1）生活污水

项目员工185人，不在项目内食宿，参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2026）国家行政机构用水，按18m3/（人·年）计，则用水量为10.09m3/d，3330m³/a；排污系数按80%计，则污水产生量为8.07m³/d，2664m³/a。项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网最终进入玉溪市第三污水处理厂处理。
（2）设备清洗废水

不同批次生产时，需对设备进行清洗，根据建设单位提供资料，项目设备清洗废水产生量为15m3/d，4950m³/a，排污系数按80%计，纯水用水量为18.75m³/d，6187.5m³/a。废水经项目自建污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入玉溪市第三污水处理厂处理。
（3）纯水机用水

项目生产用水和设备清洗使用纯水，纯水用量8532.21m3/a，25.86m3/d，项目制纯水率约70%，纯水制备系统用水来源自来水，用水量12188.87m3/a，36.94m3/d，浓水产生量为3656.66m3/a，11.08m3/d。项目纯水制备系统主要采用砂滤、碳滤、精密过滤、RO（反渗透）等工艺处理后得到纯水。纯水中的电解质几乎全部去除，水中不溶解的胶体物质、微生物、微粒、有机物、溶解气体降低至很低程度，这一过程不添加任何化学药剂，产生的纯水制备浓水经项目自建污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入玉溪市第三污水处理厂处理。
（4）软水机用水
本项目冷却塔用水由软水站提供，软水经冰机冷却后用于项目制浆罐夹套冷却用水和涂布烘干后冷却用水，出水进入冷却塔冷却后进入冰机，冰机水损耗量较低，本次评价不考虑损耗，软水补水主要考虑冷却塔补水。本项目软水用水量为204m3/d，67320m3/a，制水率按95%计算，自来水用量为214.74m3/d，70863.16m3/a，则浓水量为10.74m3/d，3543.16m3/a。废水中主要污染物为SS，且含量不高，为洁净下水，该部分废水经项目自建污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入玉溪市第三污水处理厂处理。
（5）冷却循环水
项目设置5座冷却水塔，循环水由软水机供给，根据建设单位提供资料，冷却塔循环水总用量5×50m3/h，项目冷却水循环系统采用机械通风冷却水塔，风吹损失量Qw一般为循环水量的0.1%～0.3%，本次环评取0.2%计算，则风吹损失量为0.5m3/h，12m3/d，3960m3/a。

根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GBT50050-2017），项目冷却系统蒸发水量采用Qe=k×△t×Qr进行计算，红塔区近20年平均气温为16.7℃，k内插取值0.0017；项目进水温度为35℃，回水温度为20℃，△t取值15℃；Qr为250m3/h，计算得Qe为6.38m3/h，153m3/d，50490m3/a。
综上，项目循环水损耗量为165m3/d，54450m3/a。
项目冷却系统强排污水量采用Qb=
[image: image23.jpg]


进行计算，N根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GBT 50050-2017），间冷开式系统设计浓缩倍数不宜小于5，且不应小于3，项目取4，计算得Qb为1.62m3/h，39m3/d，12870m3/a。

则废水排放量为1.62m3/h，39m3/d，12870m3/a。冷却循环水排水经项目自建污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入玉溪市第三污水处理厂处理。
综上，循环水补充量为Qw+Qe+Qb=0.5+6.38+1.62=8.5m3/h，204m3/d，67320m3/a，补水来源为自来水。
制浆用水
涂布浆料用水量为2344.71m3/a，7.11m3/d，废涂布浆料为13t/a，涂布浆料含水率为70.88%，废涂布浆料含水量为9.21m3/a，0.027m3/d，湿膜含水量为2335.5m3/a，湿膜烘干后，大部分以水汽形式排放，剩余部分水分随产品带走，根据产品性能，涂层中水分含量为1200ppm（1.2kg/t），产品中水份为1.01t/a，0.003t/d，水汽中排放水量为2334.49m3/a，7.08m3/d。
综上所述，本项目运营期的用排水统计情况，见下表。

表2-9  项目用排水情况一览表

项目

经济指标

用水指标

用水量

污水产生量

排水方案

(m³/d)
(m³/a)
(m³/d)
(m³/a)
员工用排水

185人
18m3/（人·a）

10.09
3330
8.07
2664
员工生活用水经化粪池处理后排入市政污水管网
设备清洗排水
/
/
18.75（纯水）
6187.5

（纯水）
15
4950
经项目自建污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入玉溪市第三污水处理厂处理。
纯水
/
/
36.94

12188.87

11.08

3656.66

软水
/
/
214.74
70863.16
10.74
3543.16
冷却塔
/
/
204（软水）
70863.16（软水）
39
12870
制浆用水
/
/
7.11（纯水）
2344.71（纯水）
/
/
合计

/

261.76
86382.03
83.89
27683.82
/

项目水平衡图见图2-1。
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11、物料平衡
该部分内容涉及商业秘密，不予公示。

	

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产排污环节

项目租用云南捷辰包装材料有限公司已建成厂房，厂房现在为空置，项目施工期主要为洁净车间施工、设备安装、调试。洁净车间使用洁净板安装，并用湿抹布和酒精对洁净车间进行擦拭清洗。施工期主要污染物为设备安装、调试过程中产生的噪声、固废。工艺流程图如下图。
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图2-2  施工期工艺流程及产污节点图
二、运营期工艺流程及产排污环节

该部分内容涉及商业秘密，不予公示。
3、产污环节

主要污染工序见下表。
表2-11  建设项目营运期产污环节及污染因子一览表

类别

产污环节

主要污染因子

治理设施

废水

设备清洗废水
SS

厂区自建的生产废水处理站处理，处理规模为150m3/d，处理工艺为集水池+混凝沉淀池+水解调节池+厌氧池+A/O/O＋MBR膜工艺，处理后经市政污水管网进入玉溪市第三污水处理厂处理
软水机废水
溶解性总固体
超纯水机
溶解性总固体
冷却塔强排水
溶解性总固体
废气

粉料混合
颗粒物

经混料罐顶部尼龙袋式过滤器过滤后无组织排放
制浆
有机废气、颗粒物
经制浆罐顶部尼龙袋式过滤器过滤后无组织排放
离线涂布烘干
有机废气+水汽
烘箱产生的烘干废气由管道收集后经排风机抽至厂房外排放，排放形式为无组织排放。
噪声

生产过程设备噪声

车间设备噪声

设置消声、减振、隔声、距离衰减等

固废

离线涂布
废涂布浆料
外委处置
小分切
碎料、边料
外委处置

检验、复检
不合格产品
外委处置

包装
废包装材料
外委处置

洁净车间
废过滤棉
外委处置
预混罐、制浆罐
废尼龙袋式除尘器
外委处置
机修
废机油
危废，委托有资质单位处置
飞冷冻油
危废，委托有资质单位处置

污泥
污泥
外委处置
员工办公

生活垃圾

集中收集，委托环卫部门清运


	与项目有关的原有环境污染问题
	与项目相关的原有环境污染问题：
项目租用云南捷辰包装材料有限公司厂房，厂房建成后并未安装设备，未投入使用过，厂房一直为空置，无原有项目遗留问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
（1）环境空气质量标准

项目位于玉溪市高新区春和街道龙池社区九龙片区春景路12号，所在区域属于环境空气二类功能区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。具体见下表。
表3-1环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

标准浓度限值

单位

执行标准

二氧化硫（SO2）

年平均

60

µg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮（NO2）

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

氮氧化物（NOx）
年平均

40

24小时平均

70

1小时平均

250

一氧化碳（CO）

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

臭氧（O3）

日最大8小时平均

160

µg∕m3
1小时平均

200

颗粒物（PM10）

年平均

60

24小时平均

120

颗粒物（PM2.5）

年平均

30

24小时平均

60

颗粒物（TSP）

年平均

200

24小时平均

300

非甲烷总烃
1小时平均
2.0
mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》
（2）达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）评价导则要求，“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”，本次评价引用玉溪市北城街道环境空气质量自动监测系统2025年监测数据进行判定，该监测点位于本项目南面约2.2km。2025年北城街道自动监测站空气质量监测数据统计结果见下表：
表3-2  2025年玉溪市北城环境空气质量统计结果（μg/m3）
污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

(GB3095－2012)二级标值（μg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

9.15
60
15.25
达标

98%日平均质量浓度

17
150
11.33
达标

NO2
年平均质量浓度

20.51
40
51.28
达标

98%日平均质量浓度

49
80
61.25
达标

PM10
年平均质量浓度

35.70
70
51.00
达标

95%日平均质量浓度

80
150
53.33
达标

PM2.5
年平均质量浓度

21.99
35
62.83
达标

95%日平均质量浓度

53
75
70.67
达标

CO

95%日平均质量浓度

1.70
4
0.04
达标

O3
90%日最大8小时平均质量浓度

115
160
71.88
达标

根据2025年红塔区（北城）环境空气质量自动监测站监测数据可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO六项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准要求，项目所在区域为达标区。

（3）特征污染物监测

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。

本项目特征因子为TSP、非甲烷总烃，TSP、非甲烷总烃现状引用《医用水蛭加工生产项目环境影响报告表》的现状监测报告，监测时间为2025年4月11日~2025年4月13日，连续3天的采样，引用监测点牛场村位于项目西南面3.7km处，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求。
监测时间：2025年4月11日~4月13日；

监测点：牛场村，位于本项目西南面约3.7km，位于项目区上风向；

监测因子：TSP、非甲烷总烃；

本项目与引用监测点位位置关系详见下图。
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图3-1 项目与引用监测点位位置关系示意图

检测结果详见下表：

表3-3  引用TSP现状监测检测结果一览表 单位：μg/m3
监测点位
监测时间
污染物
标准值

检测值
最大浓度占标率%

超标率%

达标情况
牛场村
2025.4.11
TSP
300
109
36.3%
0
达标
2025.4.12
TSP

300
115
38.3%
0
达标
2025.4.13
TSP

300
104
34.7%
0
达标

2025.4.11
NMHC
2000
280～390
19.5%

0
达标
2025.4.12
NMHC

2000

310～490
24.5%

0
达标
2025.4.13
NMHC

2000

290～420
21.0%

0
达标
根据表3-3检测结果可知，TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司编著、中国环境科学出版社1997年10月1日出版）中一次浓度限值2mg/m3。项目所在区域环境空气质量状况良好。
2、地表水环境

（1）地表水环境质量标准

项目所在地地表水为东侧592m处的老西河，最终汇入玉溪大河。根据《云南省水功能区划》(2014 版)，玉溪大河2030年水质考核目标为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。同时参考《玉溪市水功能区划》（玉溪市水利局，2014年版）和《玉溪高新区技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》，西河、新西河、老西河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。
表3-4 《地表水环境质量标准》（摘录）  单位：mg/L，pH除外
项目
pH
CODCr
BOD5
NH3-N
TP
III类标准
6~9
20
4
1.0
0.2
Ⅴ类水质标准

6~9

40
10
2.0
0.2
项目
总氮
铜
总锌
氟化物
砷
III类标准
1.0
1.0
1.0
1.0
0.05
Ⅴ类水质标准

2.0
1.0
2.0
1.5
0.1
项目
汞
镉
六价铬
铅
氰化物
III类标准
0.0001
0.005
0.05
0.05
0.2
Ⅴ类水质标准

0.001
0.01
1.0
0.1
0.2
项目
挥发酚
石油类
阴离子表面活性剂
硫化物
粪大肠菌群（个/L）
III类标准
0.005
0.05
0.2
0.2
10000
Ⅴ类水质标准

0.1
1.0
0.3
1.0
40000
（2）地表水环境质量现状

本次引用玉溪合原能源有限公司《生物质导热油炉红塔塑胶供热项目环境影响报告表》中国检测试控股集团云南京诚检测有限公司于2023年11月9日至11日对老西河（项目区下游830m处）水质进行的监测数据。
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图3-2 项目与地表水监测点位位置关系示意图

具体检测情况如下：
表3-5  老西河水质监测数据一览表
监测点
采样

时间

检测结果

pH

COD
BOD5
氨氮

总氮

总磷

老西河项目区上游1000m处

2023.11.09

7.3
41

9.5

12.0

19.4

0.39

2023.11.10

7.4
44

8.5

12.2

20.4

0.35

2023.11.11

7.2
42

9.7

11.8

19.4

0.42

Ⅴ类标准限值

6-9
40
10
2.0
2.0
0.4
达标情况
达标
超标
达标
超标
超标
超标
从上表监测结果可知，老西河监测断面中监测指标除BOD5外其他均出现不同程度的超标。综上，老西河水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，超标原因：老西河为红塔区城市景观生态型河道，沿岸零散村落散排生活污水、周边菜地雨季径流、老旧河道底泥污染物释放，是水质超标核心原因。本项目全程无废水排入，完全不新增污染负荷，不会加剧现有超标现状。

3、声环境质量现状

（1）声环境质量执行标准
项目位于玉溪市高新区九龙片区工业园区内，声环境功能为3类区，项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准值见表3-6。

表3-6  声环境质量标准
类别
适用区域
等效声级[dB(A)]
昼间
夜间
3类
项目区
65
55
声环境质量现状

根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中区域环境质量现状声环境：厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目厂界50m范围内不存在声环境保护目标。因此，未进行噪声现状监测。

根据现场踏勘，项目位于玉溪市高新区九龙片区工业园区内，周边分布的企业不以噪声污染为主，且各企业均采取有效的噪声防治措施，对区域噪声基本无影响，项目区声环境质量良好。
4、生态环境现状
项目位于工业园区，园区及周边已发展多年，项目所在区域由于受人类频繁活动和交通的影响，已无大型动物，仅有些小型常见动物，如常见鸟类、鼠类、蛇等与人伴居的物种，评价区不涉及古树名木，未发现国家和省级重点保护的珍稀和濒危植物，无国家和省级重点保护的野生动物，不属于重要野生动物的迁徙通道。

5、地下水、土壤 
项目位于玉溪市高新区九龙片区工业园区内，园区已进行地面硬化，园区内均为标准厂房，本项目对生产和贮存区域地面采取防渗措施，可有效避免对土壤、地下水环境造成污染，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不对地下水、土壤环境质量做现状监测。

	环境

保护

目标
	根据环办环评〔2020〕33号附件2《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价环境保护目标调查范围如下：

1.大气环境：项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，大气环境保护目标主要为厂界外500m范围内村庄、学校。

2.声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3.地表水：生活污水经园区已建化粪池处理后排入玉溪市第三污水处理厂处理；生产废水经自建污水处理站处理后进入玉溪市第三污水处理厂处理，无废水排放，不设地表水评价范围。
4.地下水：项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
本项目主要环境保护目标见表3-7。
表3-7  项目主要环境保护目标

保护内容
名称
坐标/m
保护对象
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
东经
北纬
环境空气
高家屯
102°31′33.300″
24°26′3.644″
550人
二类区
南
96
陆家屯
102°31′27.237″
24°26′2.717″
565人
西南
206
麻线屯
102°31′44.695″
24°25′56.267″
185人
东南
396
南莲幼儿园
102°31′50.469″
24°26′5.44″
160人
东
390
莲池小学
102°31′54.389″
24°26′7.777″
275人
东
451
莲池村
102°31′45.988″
24°26′15.513″
600人
东北
188
大莲池
102°31′33.320″
24°26′21.392″
600人
西北
216
中莲池
102°31′47.012″
24°26′25.525″
650
北
401
噪声
无（50m范围内无居民点）
地表水
老西河
/
/
/
Ⅴ类
东面
592m
玉溪大河
/
/
/
Ⅲ类
西南
7080m
生态环境
周边植被、动物
/
/
/
保护区域生态环境，项目建成后采取绿化等生态补偿措施，不降低现有的生态环境功能。
土壤
项目用地范围土壤环境
保护区域土壤环境，不降低现有的土壤环境


	污染物排放控制标准
	废气

（1）施工期
项目施工期无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准要求，详见表3-8。

表3-8  大气污染物综合排放标准值表

污染物

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0 mg/m³（周界外浓度最高点）

（2）运营期
本项目废气为投料粉尘、调浆和烘干过程产生的有机废气。预混罐、制浆罐出气口设置尼龙袋式过滤器，投料粉尘经尼龙袋式过滤器过滤后以无组织形式排放；烘箱产生的烘干废气由管道收集至厂房外排放，排放形式为无组织排放，制浆废气经制浆罐顶部排气口以无组织形式排放。无组织排放有机废气以非甲烷总烃计，非甲烷总烃、颗粒物执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6无组织排放限值要求。厂区内厂房外挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。标准限值见表3-9。
表3-9  无组织废气排放标准限值
污染物项目
排放限值（mg/m3）
限值含义

无组织排放监控位置

标准

非甲烷总烃
10
监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

GB37822-2019
30
监控点处任意一次浓度值

2.0
/

企业边界大气污染物任何1小时平均浓度
GB30484-2013
颗粒物
0.3
/
企业边界大气污染物任何1小时平均浓度
GB30484-2013
运营期产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准限值二级标准，具体标准值见下表。

表3-10   恶臭污染物排放标准 （mg/m3）

控制项目

恶臭污染物厂界二级新建标准值浓度（mg/m3）

臭气浓度
20（无量纲）
2、噪声

（1）施工期
项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)标准限值见表3-11。

表3-11  建筑施工噪声排放标准       单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

（2）运营期
项目区南厂界位于玉溪市高新区九龙片区工业园区内，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见表3-12。

表3-12  工业企业厂界环境噪声排放标准     单位：dB(A)

                        时段

厂界声环境功能区类别

昼间

夜间

3类

65

55
3、废水

（1）施工期
项目施工期无废水产生。

（2）运营期

生产废水：项目运营期生产废水经自建污水处理站处理达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准较严限值后排入园区污水管网，最终经市政污水管网进入玉溪市第三污水处理厂处理。标准值详见表3-12。
生活污水：项目运营期生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准较严限值后排入园区污水管网，最终经市政污水管网进入玉溪市第三污水处理厂处理。标准值详见表3-13。

项目设置2个排放口，分别为生活污水排放口和生产废水排放口，污水处理达标后排入市政污水管网，最终进入玉溪市第三污水处理厂处理。
表3-13  生产废水排放标准限值

项目
电子工业水污染物排放标准
污水综合排放标准表4三级标准
污水排入城镇下水道水质标准

表1 A等级标准
最终执行
pH（无量纲）

6~9
6~9
6.5～9.5

6~9
色度（倍）

——
——
64
64
悬浮物SS
400
——
400
400
BOD5
——
300
350
300
CODcr
500
500
500
500
氨氮
45
——
45
45
总磷
8.0
——
8
8
总氮
70
——
70
70
氟化物
20
20
20
20
溶解性总固体
——

——
1500
1500
表3-14  生活污水排放标准限值

项目
污水综合排放标准表4三级标准
污水排入城镇下水道水质标准表1 A等级标准
最终执行
pH（无量纲）

6~9
6.5～9.5

6~9
色度（倍）

——
64
64
悬浮物SS
——
400
400
BOD5
300
350
300
CODcr
500
500
500
氨氮
——
45
45
总磷
——
8
8
总氮
——
70
70
氟化物
20
20
20
溶解性总固体
——
1500
1500
4、固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。

	总量控制指标
	根据本项目具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的污染物控制总量建议如下：

（1）废气

项目废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃，不涉及SO2和NOx，大气污染物排放总量为非甲烷总烃。其中，颗粒物无组织排放量为0.043t/a；非甲烷总烃无组织排放量为0.363t/a。

（2）废水

本项目营运期生活污水经化粪池处理后经市政污水管网最终进入玉溪市第三污水处理厂处理处理，生活污水排放量为2664m³/a。生产废水经污水处理站处理后进入玉溪市第三污水处理厂处理。生产废水排放量为16275.86m3/a。项目设置2个排放口，为生活污水排放口和生产废水排放口，污水处理达标后排入市政污水管网，最终进入玉溪市第三污水处理厂处理。项目不设废水污染物总量控制指标。
（3）固体废物

固废：处置率100%。


主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	4.1施工期环境保护措施
项目施工期主要为洁净厂房安装、设备安装及调试，主要污染物为废水、噪声及固废，具体处理措施如下：

4.1.1噪声环境保护措施

①选择低噪声机械设备，在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②优化施工方案，合理安排工期，施工活动主要集中在白天进行；除工程必须，严禁在夜间（22：00~6：00）施工。若因工艺或特殊需要必须连续施工，应取得市级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。

③施工车辆进入施工现场限制车速，严禁鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放。

④建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

4.1.2废气
项目施工期间产生的废气主要为装修废气，产生量较小，且施工活动均在现有厂房内完成，装修废气通过车间厂房内自然沉降，外溢扩散废气较小，经大气扩散稀释，对距离项目区周边的大气环境敏感目标环境影响较小。
4.1.3固废
洁净厂房采用洁净板安装，安装过程产生安装固废、设备包装固废和安装调试过程中产生的固废能回收利用的回收利用，不能回收利用部分委托环卫部门处置，建筑垃圾运至相关部门指定地点堆放。生活垃圾委托环卫部门处置。
4.1.4废水
项目洁净厂房施工和设备安装等不使用混凝土，不产生混凝土养护等施工废水。洁净厂房安装完成后采用湿抹布和酒精对厂房地面、墙面等进行擦拭，根据建设单位提供资料，湿抹布和酒精擦拭过程中废水产生量约15m3，厂房未进行生产，主要污染物为SS，废水进入厂房已建化粪池处理后排入市政污水管网。
施工人员产生的生活废水进入厂房已有化粪池处理后经市政污水管网排入玉溪市第三污水处理厂处理，施工人员生活污水参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2026）国家行政机构用水，18m3/（人·年），项目施工期为15个月，施工人员30人，施工废水产生量为540t。
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	表4-4  厂界无组织废气预测结果汇总表

序号
方位
预测浓度（mg/m3）
标准限值（mg/m3）
达标情况
颗粒物

1
厂界东
0.00332
0.3
达标
2
厂界南
0.00162
达标
3
厂界西
0.00265
达标
4
厂界北
0.00325
达标
NMHC
1
厂界东
0.02989
2.0
达标

2
厂界南
0.01488
达标

3
厂界西
0.02441
达标

4
厂界北
0.03055
达标

由上表可知，无组织排放的颗粒物厂界可满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6中无组织排放监控浓度限值（≤0.3mg/m3）；无组织排放的NMHC厂界可满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6无组织排放限值要求（≤2.0mg/m3）。项目无组织粉尘和NMHC排放量较少，生产过程产生的颗粒物和NMHC经空气自然稀释后对区域大气环境影响较小。

4、非正常排放
项目废气非正常排放主要为预混罐、制浆罐出气口的尼龙袋式过滤器无法正常运行，尼龙袋式过滤器处理效率下降50%的情况，项目废气非正常排放核算结果如下表。
表4-8 非正常情况下污染物浓度

产排污环节
污染物名称

正常排放

非正常排放

措施

除尘效率%

排放量t/a
排放速率kg/h
除尘效率%

排放量t/a
排放速率kg/h
投料
颗粒物
90
0.043
0.005
50%
0.215
0.027
关闭生产设施，尽快安排人员维修

根据上表可知，本项目在废气治理设施故障造成废气非正常排放的情况下，排放速率明显增大，为避免长时间非正常排放加剧项目所在区域环境承受能力，对周边居民生活造成不利影响，建设单位应加强废气处理设施的检修保养及日常管理，在发现颗粒物非正常排放，应立即停机检查排除故障，最大程度上避免非正常排放，避免对周边环境产生不利影响。
5、碳排放
对照《工业企业温室气体排放量化方法和报告指南》（试行），源强识别主要识别出每个核算单元的碳源流，结合项目拟建设情况，分为以下类别进行识别：化石燃料燃烧CO2排放；碳酸盐使用过程CO2排放；工业废水厌氧处理CH4排放；甲烷回收与销毁量；CO2回收利用量；企业净购入电力和热力隐含的CO2排放。

根据《工业企业温室气体排放量化方法和报告指南》（试行），碳排放计算式如下： 
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式中：
为报告主体温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（（CO2e)

ECO2-燃烧为报告主体化石燃料燃烧CO2排放，单位为吨CO2

ECO2-碳酸盐为报告主体碳酸盐使用过程分解产生的CO2排放，单位为吨CO2；

ECH4-废水为报告主体废水厌氧处理产生的CH4排放，单位为吨CH4；

ECH4-回收销毁：为报告主体的CH4回收与销毁量，单位为吨CH4；

GW为CH4相比CO2的全球变暖潜势（GWP）值。根据IPCC第二次评估报告，100年时间尺度内1吨CH4相当于21吨CO2的增温能力，因此GW等于21；

RCO2-回收为报告主体的CO2回收利用量，单位为吨CO2；
ECO2-净电为报告主体净购入电力隐含的CO2排放，单位为吨CO2；

ECO2-热力为报告主体净购入热力隐含的CO2排放，单位为吨CO2。

本项目碳排放核算单元主要为外购电力导致的CO2排放。
（1）外购电力导致的CO2排放
根据《工业企业温室气体排放量化方法和报告指南》（试行）中购入电力产生的CO2排放计算公式：

ECO2-净电=AD电力×EF电

ECO2-净电——核算单元购入电力所产生的CO2排放量，单位为tCO2；

AD电力——核算期内核算单元购入电力，单位为MWh；

EF电——区域电网年平均供电排放因子，单位为tCO2/MWh
根据建设单位提供数据，项目用电量AD购入电，为5.68×107kWh/a，根据《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》（环办气候函〔2022〕111号），区域电网年平均供电排放因子EF为0.5810tCO2/MWh。由此计算得到项目外购电力导致的CO2排放量E购入电为33000tCO2e/a。

全厂年总CO2当量为33000 t CO2e/a，不属于地方重点碳排放管控名录内企业。
6、废气治理措施可行性分析
（1）投料粉尘
投料设置在密闭车间内，预混罐、制浆罐出气口设置尼龙袋式过滤器，投料粉尘经尼龙袋式过滤器过滤后以无组织形式排放。预混罐尼龙袋式过滤器目数100目，制浆罐尼龙袋式过滤器目数200目，为尼龙滤袋，有效过滤粉尘。
参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》(HJ1031-2019)中：“表B1 排污单位废气治理可行技术参照表”具体如下：

表4-6  废气污染防治推荐可行技术

污染物名称
可行技术
本项目
是否为可行技术
颗粒物
布袋除尘法
颗粒物：投料设置在密闭车间内，预混罐、制浆罐出气口设置尼龙袋式过滤器，投料粉尘经尼龙袋式过滤器过滤后以无组织形式排放。
预混罐尼龙袋式过滤器目数100目，制浆罐尼龙袋式过滤器目数200目，为尼龙滤袋。
是
本项目颗粒物治理措施技术可行。
（2）有机废气
烘箱产生的烘干废气由管道收集后经排风机抽至厂房外排放，排放形式为无组织排放；浆料搅拌产生的有机废气通过制浆罐顶部排气口以无组织形式排放。
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3.2 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kgh时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。项目生产过程中有机废气（以非甲烷总烃计）产生速率为0.046kg/h，非甲烷总烃初始排放速率＜3kg/h，项目烘箱产生的烘干废气由管道收集后经排风机抽至厂房外以无组织形式排放，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，项目非甲烷总烃排放方式可行。
7、监测
根据《排污单位自行监测技术指南  电子工业》（HJ1253-2022），项目废气监测要求如下：

表4-7  废气监测要求

类别

监测位置

监测项目

技术规范要求
监测频率

无组织

厂界

非甲烷总烃
1次/年
1次/年
4.2.1.2废水环境影响和治理措施
1、污水产排情况
项目生产废水包括设备清洗废水、软水站废水、纯水机废水、冷却塔强排水，生产废水排放量为75.82m3/d，25019.82m3/a，生产废水经污水处理站处理后经市政污水管网最终进入玉溪市第三污水处理厂处理。生活污水排放量为8.07m3/d，2664m3/a，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网最终进入玉溪市第三污水处理厂处理。项目设置2个排放口，分别为生活污水排放口和生产废水排放口，污水处理达标后排入市政污水管网，最终进入玉溪市第三污水处理厂处理。
2、源强分析
（1）生活污水

项目员工185人，不在项目内食宿，参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2026）国家行政机构用水，按18m3/（人·年）计，则用水量为10.09m3/d，3330m³/a；排污系数按80%计，则污水产生量为8.07m³/d，2664m³/a。项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管网最终排入市政污水管网最终进入玉溪市第三污水处理厂处理。

生活污水参照《生活污染源产排污系数手册》，结合项目实际情况，此部分污水水质情况约为CODCr：465mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：5.76mg/L、总氮：40mg/L。根据《我国农村化粪池污染物去除效果及影响因素分析》（汪浩、蔡楠等），化粪池对污染物的去除效率为：COD：25%、BOD5：30%、SS：50%、NH3-N：11%、TP：8%、TN：12%。生活污水污染物产排情况见表4-8。
表4-8  项目生活污水污染物产排情况表

类别
废水量(m3/a)
污染物种类
污染物产生浓度(mg/L)
污染物产生量（t/a）
治理设施
治理效率
污染物排放浓度(mg/L)
污染物排放量（t/a）
排放标准限值（mg/L）
达标情况
排放方式
排放去向
生活污水
2664
CODcr
465
1.239
化粪池
25%
349
0.929
500
达标
间接排放
市政污水管网
BOD5
200
0.533
30%
140
0.373
300
达标
NH3-N
25
0.067
11%
22
0.059
45
达标
TP
5.76
0.015
8%
5
0.014
8
达标
SS
220
0.586
50%
110
0.293
400
达标
总氮
40
0.107
12%
35
0.094
100
达标
项目运营期生活污水经化粪池处理后出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准较严限值要求。
（2）生产废水
①设备清洗废水

不同批次生产时，需对设备进行清洗，根据建设单位提供资料，项目设备清洗废水产生量为15m3/d，4950m³/a，排污系数按80%计，纯水用水量为18.75m³/d，6187.5m³/a。废水经项目自建污水处理站处理后经市政污水管网最终排入市政污水管网，最终进入玉溪市第三污水处理厂处理。
②纯水机用水

项目生产用水和设备清洗使用纯水，纯水用量8532.21m3/a，25.86m3/d，项目制纯水率约70%，纯水制备系统用水来源自来水，用水量12188.87m3/a，36.94m3/d，浓水产生量为3656.66m3/a，11.08m3/d。项目纯水制备系统主要采用砂滤、碳滤、精密过滤、RO（反渗透）等工艺处理后得到纯水。纯水中的电解质几乎全部去除，水中不溶解的胶体物质、微生物、微粒、有机物、溶解气体降低至很低程度，这一过程不添加任何化学药剂，产生的纯水制备浓水经项目自建污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入玉溪市第三污水处理厂处理。
③软水机用水
本项目冷却塔用水由软水站提供，软水经冰机冷却后用于项目制浆罐夹套冷却用水和涂布烘干后冷却用水，出水进入冷却塔冷却后进入冰机，冰机水损耗量较低，本次评价不考虑损耗，软水补水主要考虑冷却塔补水。本项目软水用水量为204m3/d，67320m3/a，制水率按95%计算，自来水用量为214.74m3/d，70863.16m3/a，则浓水量为10.74m3/d，3543.16m3/a。废水中主要污染物为SS，且含量不高，为洁净下水，该部分废水经项目自建污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入玉溪市第三污水处理厂处理。
④冷却循环水
项目设置5座冷却水塔，循环水由软水机供给，根据建设单位提供资料，冷却塔循环水总用量5×50m3/h，项目冷却水循环系统采用机械通风冷却水塔，风吹损失量Qw一般为循环水量的0.1%～0.3%，本次环评取0.2%计算，则风吹损失量为0.5m3/h，12m3/d，3960m3/a。

根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GBT50050-2017），项目冷却系统蒸发水量采用Qe=k×△t×Qr进行计算，红塔区近20年平均气温为16.7℃，k内插取值0.0017；项目进水温度为35℃，回水温度为20℃，△t取值15℃；Qr为250m3/h，计算得Qe为6.38m3/h，153m3/d，50490m3/a。
综上，项目循环水损耗量为165m3/d，54450m3/a。
项目冷却系统强排污水量采用Qb=
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进行计算，N根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GBT 50050-2017），间冷开式系统设计浓缩倍数不宜小于5，且不应小于3，项目取4，计算得Qb为1.62m3/h，39m3/d，12870m3/a。

则废水排放量为1.62m3/h，39m3/d，12870m3/a。冷却循环水排水经项目自建污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入玉溪市第三污水处理厂处理。
综上，循环水补充量为Qw+Qe+Qb=0.5+6.38+1.62=8.5m3/h，204m3/d，67320m3/a，补水来源为自来水。
⑤制浆用水
涂布浆料用水量为2344.71m3/a，7.11m3/d，废涂布浆料为13t/a，涂布浆料含水率为70.88%，废涂布浆料含水量为9.21m3/a，0.03m3/d，湿膜含水量为2335.5m3/a，湿膜烘干后，大部分以水汽形式排放，剩余部分水分随产品带走，根据产品性能，涂层中水分含量为1200ppm（1.2kg/t），产品中水份为1.01t/a，0.003t/d，水汽中排放水量为2334.49m3/a，7.07m3/d。

项目污水处理站进出水浓度、处理效率依据项目污水处理站设计资料，项目生产废水污染物产生及排放情况见表4-9。

表4-9  项目运营期生产废水污染物产排情况表

产排污环节
设备清洗废水、纯水浓水、软水浓水
类别
生产废水
废水量（m3/a）
25019.82
污染物种类
pH值
SS
CODcr
BOD5
氨氮
氟化物
污染物产生浓度（mg/L）
6.5~9.5
1000
5000
500
60
50
污染物产生量（t/a）
/
50.040
125.099
12.510
1.501
1.251
治理设施
集水池+混凝沉淀池+水解调节池+厌氧池+A/O/O＋MBR膜工艺

治理效率
/
95%
91%
44%
50%
85%
污染物排放浓度（mg/L）
6.5~9.5
100
450
280
30
7.5
污染物排放量（t/a）
/
2.502
11.259
7.006
0.751
0.188
排放标准限值（mg/L）
6.5~9.5
-
500
300
45
20
达标情况
达标
-
达标
达标
达标
达标

排放方式
经市政污水管网进入玉溪市第三污水处理厂处理
自建污水处理站出水满足《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准较严限值要求。
3、污染防治措施
项目运营期生产废水经自建污水处理站处理达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准较严限值后排入市政污水管网，最终经市政污水管网进入玉溪市第三污水处理厂处理。
项目运营期生活污水经化粪池处理达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准较严限值后排入园区污水管网，最终经市政污水管网进入玉溪市第三污水处理厂处理。
4、污水处理的可行性

（1）化粪池可行性分析
本项目租用厂房配套化粪池3个，有效容积10m³/个。项目生活污水产生量为8.07m³/d，污水产生量能满足化粪池24小时水力停留时间的要求。

（2）污水处理站可行性分析

①处理规模可行性
项目生产废水25019.82t/a，生产废水最大日产生量为75.82t/d，主要为设备清洗废水、软水站废水、纯水机废水、冷却塔强排水。综合考虑预留用地建设项目考虑污水处理余量，项目污水处理站处理能力设计为150m³/d。项目污水处理站处理规模可行。

②项目自建污水处理站工艺流程
设备清洗废水经自动细格栅后，进入集水池均匀混合，然后提升到混凝反应器，投加石灰+明矾或PAC、PFS等絮凝剂，充分反应后到竖流沉淀池固液分离，出水自流到水解调节池。池底的污泥提升到污泥池浓缩，经过板框机压滤处理后外委。

调节池的水通过提升泵进入厌氧池，进一步消解CODcr，并提高废水的可生化性。厌氧出水进入A/O/O生化系统，进行充分生化、硝化、反硝化等反应，消解CODcr，氨氮、总氮等，然后经过MBR膜，出水达标排放。

软水系统排水、纯水系统排水及水塔排水，收集在水泵房下的水池，通过泵提升到单独的混凝反应池，出水进入生化系统末端的膜池，与其他废水混合处理后一起达标排放。混凝反应池的污泥进入预处理污泥池一起压滤处理。

污泥池上清液及压滤机压滤水重新进入集水池混合处理。
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图4-1  污水处理站工艺流程图
③工艺可行性
项目设备清洗废水主要为氧化铝、聚丙烯酸、1，1-二氟乙烯的均聚物、羧甲基纤维素钠、聚醚硅氧烷、聚乙烯醇，主要污染物为SS、大分子有机物、氟化物，废水可生化性差，预处理需优先解决破乳-脱氟及SS的去除问题，后续采用接触氧化的A/O/O+MBR浸没式平板膜工艺，保证出水的达标排放。

石灰（Ca(OH)2）溶于水后释放出钙离子（Ca2+），与废水中的氟离子（F-）发生化学反应，生成难溶的氟化钙（CaF2）沉淀，从而将氟从水中分离出来。投加铝盐（如聚合氯化铝PAC），利用水解生成的羟基络合物/胶体矾花，通过络合、吸附、卷扫作用去除氟离子。处理效果在85%~95%。
设备清洗废水通过集水池+混凝沉淀池+水解调节池+厌氧池水解酸化及厌氧的措施，让该部分废水具备良好的可生化性，这样后续的生化处理单元便能充分发挥正常的去处效果，使出水达标排放。

纯水、软水、水塔清洗废水可排入水泵房下的地下水池，混合后经过混凝沉淀处理，直接进入处理站后端生化池，与其他废水混合处理后达标外排。

系统产生的污泥，通过压滤机干化后，泥饼外委处理。考虑到预处理产生的无机污泥与后端生化污泥性状差别大，拟分别压滤干化处理。

生化系统厌氧池采用固定床组合填料，A池与一级O池采用固定填料，二级O池采用悬浮填料。有如下特点：

A、由于采用了固定填料，彻底解决了污泥膨胀的问题，且提高了系统的抗冲击负荷能力。它无需活性污泥培菌，它可自行挂膜，对微生物生长快，故启动时间短，在停运检修后，可以很快恢复正常，达到设计处理能力。

B、组合填料的生物膜活性好，对溶解性CODcr去除率可高达90%以上；由于填料对气泡的切割作用，可以使氧的利用率提高至20%以上。

C、将HRT和SRT分开，固体停留时间长达20天以上，有利于硝化菌的生长，有很好的脱氮效果。

因此，综合考虑，项目选择成熟稳定的预处理+厌氧+A/O/MBR工艺的加强改进型工艺如下：集水池+混凝沉淀池+水解调节池+厌氧池+A/O/O＋MBR膜工艺，排放市政管网，满足排放要求的同时，减少二次污染及管理成本。

综上，项目污水处理站工艺、处理规模可行。
5、项目废水排入玉溪市第三污水处理厂的可行性分析

1）园区污水处理情况
园区污水处理情况根据《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编(2021~2035年)》《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编(2021~2035年)环境影响报告书》，玉溪高新技术产业开发区采用雨污分流排水体制，红塔片区、核心区现状设置有玉溪市第:一污水处理厂，建设第三污水处理厂，用于收集处置南片区、九龙片区、大营街地块、观音山地块、莲池地块等区域现状污水，第三污水处理厂近期处理规模5万m3/d，远期15万m3/d。2021年8月玉溪市第三污水处理厂及配套管网项目收集管网部分先期开工，并于2022年12月启动厂区主体工程建设，于2023年7月份已开始试运行。

目前红塔片区、核心区内企业排水主要通过自行处理后回用或排入第三污水处理厂处置。

2）玉溪市第三污水处理厂概况

根据《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035）》《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》，玉溪高新技术产业开发区采用雨污分流体制，2021年8月玉溪市第三污水处理厂及配套管网项目收集管网部分先开工，并于2022年12月启动厂区主体工程建设，该厂于2023年3月底正式完工并进行进水调试，7月进行试运行阶段。第三污水处理厂近期处理规模5万m3/d，远期15万m3/d。

处理工艺：玉溪市第三污水处理厂处理工艺为“A2/O工艺+深度处理”工艺，处置后尾水标准为《污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

服务范围：玉溪市第三污水处理厂服务范围为春和片区、大营街片区、北城片区和生态文化片区。
3）管网设置情况

中心城区管网按照雨污分流进行布设，主要沿道路及河流进行布设，污水管网总长度为298.67公里，已覆盖本项目。

4）水量可行性
本项目最大排水量（生产废水75.82m3/d+生活污水8.07m3/d）共计83.89m3/d。鉴于本项目废水排放量较小，且玉溪市第三污水处理厂近期已建设完成，第三污水处理厂污水总处理规模为5.0万m3/d，远期还将达到15万m3/d的规模，本项目位于玉溪市第三污水处理厂纳污范围，故本项目外排废水进入玉溪市第三污水处理厂处理，具有水量可行性。

2）水质可行性
项目废水中主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、氟化物等，项目生产废水经自建一体化污水处理设施处理后，能够达到《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准较严限值；生活污水经园区已建化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准满足玉溪市第三污水处理厂纳管要求。

3）接管可行性
本项目位于玉溪市高新区春和街道龙池社区九龙片区春景路12号，根据现场调查，项目已有化粪池排口接入园区管网，通过园区管网进入市政污水管网；产业园污水经总排口接入春祥路市政污水管网，接入玉溪市第三污水处理厂处理。

6、地表水监测计划
本项目投入运营后，根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ 1253-2022），废水监测要求如下表所示。

表4-10  废水自行监测方案一览表

监测项目
监测点位

排放口性质

监测因子

监测频次

废水
生产废水排放口（DW001）
一般排放口

流量、pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总有机碳、总磷、总氮、氟化物、总氰化物、总铜、总锌
1次/年
生活污水排放口（DW002）
一般排放口

1次/年

4.2.1.3噪声
1、噪声源强
项目涉及的噪声源主要为生产设备运行噪声，其主要噪声源源强及特点详见下表4-21。

表4-11  项目噪声源强调查清单（室外声源）dB（A）
序号
声源名称
空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
声功率级/dB(A)
1
冷却塔1
91.56
91.08
16
70
减振降噪
昼间
2
冷却塔1
91.56
91.08
16
70
夜间
3
冷却塔2
79.13
71.4
16
70
昼间
4
冷却塔2
79.13
71.4
16
70
夜间
5
冷却塔3
63.59
21.69
16
70
昼间
6
冷却塔3
63.59
21.69
16
70
夜间
7
冷却塔4
462.32
-90.17
16
70
昼间
8
冷却塔4
462.32
-90.17
16
70
夜间
9
冷却塔5
45.99
3.04
16
70
昼间
10
冷却塔5
45.99
3.04
16
70
夜间
备注：本次预测以厂房西南角处为原点，坐标为：E102.525687°N24.435539°，1672m
表4-12  项目噪声源强调查清单（室内声源）dB（A）

序号
声源名称
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声
声功率级
/dB(A
X
Y
Z
声压级/dB(A)
建筑物外距离
1
CCS制浆系统
80
减振降噪措施
66.7
89
1
88.59
59.50
昼间+夜间
20
33.50
1
2
小分切机1
80
64.28
69.45
1
106.88
59.50
昼间+夜间
20
33.50
1
3
小分切机2
80
59.42
53.48
1
123.22
59.50
昼间+夜间
20
33.50
1
4
小分切机3
80
76.09
61.81
1
107.88
59.50
昼间+夜间
20
33.50
1
5
小分切机4
80
69.14
46.54
1
124.61
59.50
昼间+夜间
20
33.50
1
6
潜水泵
60
92.59
154.25
1
18.94
39.60
昼间+夜间
20
13.60
1
7
烤箱排风机
70
117.45
38.26
1
108.57
49.50
昼间+夜间
20
23.50
1
8
离线四面平台U型并联涂布机1
75
92.8
54.56
1
106.18
54.51
昼间+夜间
20
28.51
1
9
离线四面平台U型并联涂布机2
75
87.91
46.18
1
115.88
54.50
昼间+夜间
20
28.50
1
10
离线四面平台U型并联涂布机3
75
83.72
39.89
1
123.41
54.50
昼间+夜间
20
28.50
1
11
离线四面平台U型并联涂布机4
75
80.93
30.81
1
132.71
54.49
昼间+夜间
20
28.49
1
12
空压机1
90
107.47
30.11
1
120.52
69.50
昼间+夜间
20
43.50
1
13
空压机2
90
85.12
-18.78
1
174.13
69.49
昼间+夜间
20
43.49
1
14
纯水机
70
71.85
97.16
1
78.95
44.50
昼间+夜间
20
18.50
1
15
软水机
65
102.58
25.22
1
127.17
44.50
昼间+夜间
20
18.50
1
16
除湿机
70
87.41
17.54
1
141.21
39.49
昼间+夜间
20
13.49
1
备注：本次预测以厂房西南角处为原点，坐标为：E102.525687°N24.435539°，1672m
2、影响预测及分析
（1）预测模式

噪声户外传播声级衰减计算模式：
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式中：
[image: image12.wmf]L

——受声点的声压级，dB(A)；

      
[image: image13.wmf]0

L

——声源源强，dB(A)；

      
[image: image14.wmf]0

r

——声源及受声点之间的距离，m。

      Adiv——几何发散引起的衰减量，dB(A)；

Agr——地面效应引起的衰减量，dB(A)；

Aatm——大气吸收引起的衰减量，dB(A)；

Abar——障碍物屏障引起的衰减量，dB(A)；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减量，dB(A)

室内声源等效室外声源声功率级计算方法：

                 Lp2=Lp1-（TL+6）

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

      Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

      TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB；

声压级合成模式：
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式中：
[image: image17.wmf]eqg

L

—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

        T—用于计算等效声级的时间，s；

         N—室外声源个数；

         ti—在T时间内i声源工作时间，s；

         M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。
（2）预测范围和预测点

噪声影响预测范围为评价范围，50m评价范围内无敏感点，预测点为建设项目厂界。

（3）评价标准

项目区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（4）预测结果及评价

本项目运营实行24小时工作制度，本次环评采用环安NoiseSystemV4软件进行昼间噪声源贡献值进行预测，项目完成后的噪声预测结果见图4-2。
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图4-2  项目建成后噪声预测等声级分布图（昼夜+夜间）

表4-13  项目噪声源在厂界的噪声贡献值（昼夜+夜间）

序号
名称
X(m)
Y(m)
地面高程(m)
离地高度(m)
昼间+夜间
场界标准
贡献值(dB)
叠加值(dB)
场界标准值
是否达标
与标准差值
74
北厂界贡献最大值
126.05
170.05
1,671.06
1.20
48.86
48.86
65
是
-16.14
75
东厂界贡献最大值
153.01
66.70
1,671.70
1.20
49.33
49.33
65
是
-15.67
76
南厂界贡献最大值
83.82
175.88
1,668.05
1.20
47.17
47.17
65
是
-17.83
77
西厂界贡献最大值
73.26
-66.79
1,662.87
1.20
44.44
44.44
65
是
-20.56
根据预测结果，项目投入运营后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即3类：昼间≤65dB(A)，夜间55dB(A)。
项目区周边50m范围内无敏感点，项目运营噪声对周围环境影响小，声环境影响可以接受。
3、污染防治措施

（1）选用低噪声设备；

（2）设备设减振垫，对设备进行有效地减振，空压机等噪声较大设备安装消声装置；

（3）运营过程中应加强设备的保养、检修，保证设备处于良好的运转状态，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振；

（4）项目设备均设置在标准厂房内。
4、监测计划

参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），本环评建议声环境监测计划见表4-14。

表4-14  声环境监测计划一览表

编号

检测点位

检测因子

检测频率

DN1

项目东厂界

Leq

连续监测1天，昼夜，次/季度

DN2

项目南厂界

Leq

DN3

项目西厂界

Leq

DN4

项目北厂界

Leq

4.2.1.4固体废物
1、源强核算及影响分析

本项目固废包括废涂布浆料、小分切工序产生的碎料、边料、不合格产品、废矿物油及油桶、废冷冻油、洁净厂房通风系统废过滤材料棉、废尼龙袋式过滤器、职工生活垃圾。

（1）废涂布浆料
根据业主提供资料，项目废涂布浆料产生量为13t/a，暂存于一般暂存固废暂存间后交有相应处理能力单位回收处理。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），固废代码：900-003-S17，固体废物名称：废塑料。工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物。
（2）分切碎料、边料及不合格产品
根据业主提供资料，分切碎料边料及不合格产品为涂覆隔膜量的12%，项目年产锂电涂覆隔膜4亿m2，涂覆后隔膜为6.44g/m2，涂覆隔膜生产量为2575.94t/a，固废产生量为309.11t/a，暂存于一般暂存固废暂存间后交由相应处理能力单位回收处理。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），固废代码：900-003-S17，固体废物名称：废塑料。工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物。
（3）废矿物油及油桶

项目废矿物油及油桶合计0.5t/a，废矿物油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物；废物代码：900-249-08；危险废物：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。

（4）污泥
项目自建污水处理站污泥产生量为2t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），固废代码：900-099-S07；其他污泥。其他行业产生的废水处理污泥。
（5）洁净厂房通风系统废过滤材料棉

根据建设单位提供资料，项目洁净厂房通风系统废过滤材料棉产生量为1t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），固废代码：900-009-S59；废过滤材料。工业生产活动中产生的废过滤袋、过滤器等过滤材料。
（6）废尼龙袋式过滤器

根据建设单位提供资料，项目废尼龙袋式过滤器产生量为0.1t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），固废代码：900-009-S59；废过滤材料。工业生产活动中产生的废过滤袋、过滤器等过滤材料。
（7）废冷冻油
项目冰机定期更换冷冻油，根据建设单位提供资料，项目冷冻油每2年更换一次，废冷冻油产生量为0.5t/次，废冷冻油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物；废物代码：900-219-08，危险废物：冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油。

（8）生活垃圾

本项目劳动定员185人，年工作330天。生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量30.53t/a，集中收集后委托环卫部门清运。

表4-15  项目固体废物处置情况一览表

产污环节

名称

属性

废物代码

物理性状

危险特性

年产生量

贮存方式

利用处置方式和去向

利用或处置量

环境管理要求

生产车间

生活垃圾

生活垃圾

900-099-S64

固态

/

30.53
垃圾桶

环卫部门清运

30.53
99%处置

隔膜涂覆
废涂布浆料
一般工业固废

900-003-S17

固态

/

13
一般固废暂存间

交有相应处理能力单位回收处理

13
100%处置

分切碎料、边料及不合格产品

一般工业固废

900-003-S17

固态

/

309.11
一般固废暂存间

交有相应处理能力单位回收处理

309.11
100%处置

生产设备

废矿物油

危险废物

900-249-08

液态

T.I

0.5

危废间

委托有资质单位处置

0.5

100%处置

废水处理
活性污泥
一般工业固废
900-099-S07
固态
/
2
一般固废暂存间
交有相应处理能力单位回收处理
2
100%处置
冰机
废冷冻油
危险废物
900-219-08
液态
T.I
0.5
危废间
委托有资质单位处置
0.5
100%处置
预混罐、制浆罐
废尼龙袋式过滤器

一般工业固废
900-099-S59
固态
/
0.1
一般固废暂存间
交有相应处理能力单位回收处理
0.1
100%处置
洁净厂房通风系统
废过滤棉
一般工业固废
900-099-S59
固态
/
1
一般固废暂存间
交有相应处理能力单位回收处理
1
100%处置
2、固体废物管理相关环保措施情况
①一般工业固废管理要求

废涂布浆料、分切碎料、边料及不合格产品、污泥、废冷冻油、洁净厂房通风系统废过滤材料棉、废尼龙袋式过滤器暂存于一般暂存固废暂存间后交有相应处理能力单位回收处理。环评要求项目在厂区建设一座占地面积为50㎡的一般固废暂存间，存放环境要求防雨防潮，禁止露天堆放，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定要求进行贮存。
②危险废物管理要求

项目危险废物为废矿物油及油桶、废冷冻油，设置1间10m2的危险废物暂存间。
1）危废暂存间设置要求
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

2）储存容器的要求：

本项目产生的危险废物主要为废机油、废冷冻液，收集桶的要求如下：

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

3）储存措施要求

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

4）储存运行管理要求

①每个收集桶之间必须留有搬运通道。

②不能混合装在同一收集桶内。

③进桶必须检验，确保收集桶外标签与储存危废一致。

④进入收集桶储存室的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。

5）危险废物的管理要求

①危险废物贮存前应进行检查，并注册登记，做好记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、入库日期、存放位置、出库日期及去向；

②建立档案管理制度，长期保存供随时查阅；

③定期对贮存危险废物的容器及设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换，并做好记录；

④严格遵守有关危险废物有关储存的规定，建立一套完整的危险废物管理体制，危险固废应按《危险废物转移管理办法》（部令第23号）做好申报转移记录，建立完善的台账记录。

4.2.3土壤及地下水环境影响分析

项目位于玉溪高新技术产业开发区九龙片区内，园区已进行地面硬化，区园内均为标准厂房，本项目为锂电隔膜离线涂覆生产线，项目厂房已硬化，项目采取分区防渗，危废间为重点防渗区，重点防渗区要求：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s进行防渗；一般防渗区：污水处理站、化粪池满足等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，已建化粪池满足等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求；简单防渗区：办公区、生产车间、厂内道路防渗技术要求为地面硬化。经采取分区防渗后，项目对地下水环境影响小。
项目生产过程产生的废气主要为颗粒物、非甲烷总烃，颗粒物中不含重金属，非甲烷总烃产生量较小，项目采取有效的减排措施，能满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6无组织排放限值要求。对区域土壤环境影响较小。

7、环境风险
（1）风险源

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求对项目生产过程中涉及的物质及生产设施进行风险识别。经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3），本项目涉及的主要风险物质为废机油、废冷冻油。
（2）环境风险潜势
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn
式中：q1，q2，qn--每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2，Qn--每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1，该项目风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1，将Q值划分为：（1）1≤Q＜1010≤Q＜10；（2）0；（3）Q≥100。

根据本项目涉及的原辅材料并结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应物质的临界量，本项目涉及的危险物质存储量与临界量比值Q计算结果见表4-16。

表4-16  项目风险物质及风险源调查

类别

名称

风险物质

年用量/产生量（t）

最大存在量（t）

临界量（t）

∑q/Q

危险废物

废矿物油及油桶

废矿物质油
0.5
0.5
2500

0.0002
废冷冻油
废矿物质油

0.5（最大）
0.5
2500
0.0002
q1/Q1+q2/Q2+········+qn/Qn

0.0004
通过表4-39对本项目涉及的危险物质存储量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的临界量进行计算得出，本项目Q值=0.0004＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，只需进行简单分析。

（3）环境风险识别

项目的风险识别结果见下表所示：

表4-17  建设项目环境风险识别表

危险单位

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

危险废物仓库

危险废物

泄漏、火灾和爆炸引发的次生/伴生污染物排放

地表水、土壤

厂区周边居民区、地表水体

（4）环境风险防范措施

①危废暂存间地面及墙裙防渗严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求设置。定期检查维护，发生破损及时修复。

②废矿物油、废冷冻油盛装在油桶内，油桶存放于防渗托盘上，若废矿物油发生泄漏，可及时发现并采取截流措施。

③设置应急避难场所及逃跑路线，发生环境风险情况下及时告知周边群众。

④车间电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。生产区严禁烟火，对厂区电线定期检修维护，避免应电线老化引起火灾。

⑤引发的次生/伴生污染应对措施本项目部分原料遇到火源引起的火灾，将产生二氧化碳、一氧化碳、二氧化氮等大气污染物。对已遭受上述污染物污染的区域应迅速圈定范围，划定隔离带，分头行动及时把该隔离带内的人员疏散到上风向或者侧风向位置；并通知环保部门；应急行动进行到火灾扑灭、泄漏的物料被彻底清除干净后，确保无危险为止才可解除隔离带。这些大气污染物在特殊情况下会对周围人员安危产生不利影响。在进行应急行动过程中，工作人员会被上述大气污染物包围，应采取应对防护措施以免遭伤害。

⑥项目废气事故排放的防范措施：

1）气体污染事故性防范措施若项目废气等气体的处理设施受损、抽风机发生故障，则会造成车间的废气无法及时抽出车间，进而影响车间的操作人员的健康；外排入环境中造成大气污染。在现实许多企业由于设备长期运行失效而出现环保事故排放可以说是屡见不鲜。故建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建设单位采取一定的事故性防范保护措施：A.各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。B.现场作业人员定时记录废气处理状况，如对抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。

2）气体无组织排放的防范措施一旦造成废气无组织排放时，就可能对车间的工人及周围环境产生影响。建设单位必须严加管理，杜绝无组织排放的事故发生。本评价认为建设单位在建设期应充分考虑通风换气口位置的设置，避免无组织排放而对工人造成影响，如下：A.治理设施等发生故障，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作正常。采用统一抽气、换气，新鲜空气通过统一的逆风口进入，然后通过风管分到各个车间、办公室。车间正常换气的排风口通过风管经预留烟道引至楼顶排放。B.定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。

⑦制定厂区突发环境事件应急预案的编制并备案，配套完善应急物资建设，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。

（5）风险评价结论
本项目锂电隔膜智能化喷涂涂布生产项目，建设单位应高度重视运营过程中存在的风险因素。当出现事故时，应采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以减少事故对环境造成的危害；针对不同环节的事故风险，应从产生、贮存及末端治理进行全面的风险管理和防范；要备足、备全应急救援物资和设备，发生事故时，及时启动风险应急预案，采取上述措施之后，本项目的环境风险是可接受的。

表4-18  建设项目简单分析内容表
建设项目名称
玉溪恩捷锂电隔膜智能化喷涂涂布生产建设项目
建设地点
玉溪市高新区春和街道龙池社区九龙片区春景路12号
地理坐标

102度31分35.946秒，24度26分11.149秒

主要危险物质及分布
本项目主要危险物质为废矿物油及油桶，全部暂存于危废暂存间内

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
本项目废矿物油泄漏可能会对环境空气、地下水、土壤等造成影响，但实际考虑本项目各危险物质存储量很小，并采取了相应的防护措施，预计发生泄漏事故时不会对环境空气、土壤、地下水等造成明显影响。

风险防范措施要求
①危废暂存间地面及墙裙防渗严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求设置。定期检查维护，发生破损及时修复。

②废矿物油、废冷冻油盛装在油桶内，油桶存放于防渗托盘上，若废矿物油发生泄漏，可及时发现并采取截流措施。

③设置应急避难场所及逃跑路线，发生环境风险情况下及时告知周边群众。

④车间电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。生产区严禁烟火，对厂区电线定期检修维护，避免应电线老化引起火灾。

⑤引发的次生/伴生污染应对措施本项目部分原料遇到火源引起的火灾，将产生二氧化碳、一氧化碳、二氧化氮等大气污染物。对已遭受上述污染物污染的区域应迅速圈定范围，划定隔离带，分头行动及时把该隔离带内的人员疏散到上风向或者侧风向位置；并通知环保部门；应急行动进行到火灾扑灭、泄漏的物料被彻底清除干净后，确保无危险为止才可解除隔离带。这些大气污染物在特殊情况下会对周围人员安危产生不利影响。在进行应急行动过程中，工作人员会被上述大气污染物包围，应采取应对防护措施以免遭伤害。

⑥项目废气事故排放的防范措施：1）气体污染事故性防范措施若项目废气等气体的处理设施受损、抽风机发生故障，则会造成车间的废气无法及时抽出车间，进而影响车间的操作人员的健康；外排入环境中造成大气污染。在现实许多企业由于设备长期运行失效而出现环保事故排放可以说是屡见不鲜。故建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建设单位采取一定的事故性防范保护措施：A.各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。B.现场作业人员定时记录废气处理状况，如对抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。2）气体无组织排放的防范措施一旦造成废气无组织排放时，就可能对车间的工人及周围环境产生影响。建设单位必须严加管理，杜绝无组织排放的事故发生。本评价认为建设单位在建设期应充分考虑通风换气口位置的设置，避免无组织排放而对工人造成影响，如下：A.治理设施等发生故障，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作正常。采用统一抽气、换气，新鲜空气通过统一的逆风口进入，然后通过风管分到各个车间、办公室。车间正常换气的排风口通过风管经预留烟道引至楼顶排放。B.定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。

⑦制定厂区突发环境事件应急预案的编制并备案，配套完善应急物资建设，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目危险物质数量与临界量比值Q小于1，由此判断本项目环境风险潜势为Ⅰ，评

价工作等级为简单分析。


	


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	制浆车间
	TSP、有机废气
	投料设置在密闭车间内，预混罐、制浆罐出气口设置尼龙袋式过滤器，投料粉尘经尼龙袋式过滤器过滤后以无组织形式排放。制浆废气通过制浆罐顶部以无组织形式排放
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	涂布车间
	非甲烷总烃、恶臭
	烘箱产生的烘干废气由管道收集后经排风机抽至厂房外排放，排放形式为无组织排放；浆料搅拌产生的有机废气通过制浆罐顶部排气口以无组织形式排放。
	

	地表水环境
	生活污水
	化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、总磷
	项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管网最终进入玉溪市第三污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准较严限值要求

	
	生产废水
	pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、氟化物
	经自建污水处理站处理后经市政污水管网最终进入玉溪市第三污水处理厂处理
	《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准较严限值要求

	声环境
	生产设备噪声
	设备噪声
	厂房隔声、减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①一般工业固废管理要求

项目一般固废为涂布浆料、小分切工序产生的碎料、边料、不合格产品、污泥、洁净厂房通风系统废过滤材料棉、废尼龙袋式过滤器暂存于一般暂存固废暂存间后交有相应处理能力单位回收处理，环评要求项目在厂区建设一座占地面积为50㎡的一般固废暂存间，存放环境要求防雨防潮，禁止露天堆放，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定要求进行贮存。

②危险废物管理要求

项目危险废物为废矿物油及油桶、废冷冻油，设置1间10m2的危险废物暂存间。

1）危废暂存间设置要求
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

2）储存容器的要求：

本项目产生的危险废物主要为废机油，收集桶的要求如下：

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

3）储存措施要求

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

4）储存运行管理要求

①每个收集桶之间必须留有搬运通道。

②不能混合装在同一收集桶内。

③进桶必须检验，确保收集桶外标签与储存危废一致。

④进入收集桶储存室的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。

5）危险废物的管理要求

①危险废物贮存前应进行检查，并注册登记，做好记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、入库日期、存放位置、出库日期及去向；

②建立档案管理制度，长期保存供随时查阅；

③定期对贮存危险废物的容器及设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换，并做好记录；

④严格遵守有关危险废物有关储存的规定，建立一套完整的危险废物管理体制，危险固废应按《危险废物转移管理办法》（部令第23号）做好申报转移记录，建立完善的台账记录。

	土壤及地下水

污染防治措施
	项目采取分区防渗，危废间为重点防渗区，重点防渗区要求：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s进行防渗；一般防渗区：污水处理站、化粪池满足等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，已建化粪池满足等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的要求；简单防渗区：办公区、生产车间、厂内道路防渗技术要求为地面硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	①危废暂存间地面及墙裙防渗严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求设置。定期检查维护，发生破损及时修复。

②废矿物油盛装在油桶内，油桶存放于防渗托盘上，若废矿物油发生泄漏，可及时发现并采取截流措施。

③设置应急避难场所及逃跑路线，发生环境风险情况下及时告知周边群众。

④车间电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。生产区严禁烟火，对厂区电线定期检修维护，避免应电线老化引起火灾。

⑤制定厂区突发环境事件应急预案的编制并备案，配套完善应急物资建设，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。

	其他环境
管理要求
	1、环境管理

①环境管理的必要性
环境管理是以环境科学理论为基础，运用法律、经济、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的破坏和污染进行控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。随着我国环保法规的完善及执法力度的加大，环境污染问题将极大地影响着企业的生存与发展，因此环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，加强企业的环境管理对实现经济与环境的协调持续发展具有重要意义。
为将企业的运营给环境带来的不利影响控制在最小限度，除工程本身配套的污染防治措施之外，企业的环境管理则是控制污染物排放和保证污染治理设施正常运转的有力措施，也是满足环境保护目标的基本保障。因此，企业应积极并主动地预防和治理污染，使各污染物尽可能降至最低限度，实现达标排放，总量控制，并应该将环境管理工作纳入正常生产管理计划，提高全体员工的环境意识，避免因管理不善而可能产生的环境风险。
②环境管理机构设置
（1）环保机构设置
项目应成立安环部，由安环部部长全面负责企业环境保护工作的管理。企业内部不设环境监测机构，由安环部部长负责和环境保护主管部门、有资质环境监测机构进行沟通联系，协调监测事宜，安排监测工作。
（2）环境管理机构主要职责
a.负责在企业内部贯彻国家及地方政府、生态环境部门的有关法律、法规、环保标准、条例和办法等；
b.负责本企业环保工作的管理、监察和测试等；
c.负责组织制定环保长远规划和年度总结报告；
d.监督检查环境影响报告中提出的各项环境保护措施及“三同时”落实情况；参加项目环保方案的研究和审查工作，并参加验收，提出环保意见和要求；
e.组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台账，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告；
f.组织制定和实施污染事故应急计划和调查处理，进行环保统计工作；
g.负责环保设备的使用和维护；组织实施环境监测计划，委托有资质的环境监测机构对本企业污染物排放情况进行例行监测，并配合各级环境保护行政主管部门不定期的进行抽查性测试；
h.建立企业内部环保管理体系，制定和推行环保考核制度和办法；
i.开展环保宣传，提高职工环保意识。组织、加强环保业务、科研、学习交流，组织环保人员参加技术培训，提高环保人员业务素质。
③环境管理工作计划

根据本项目的具体情况，本次对建设项目的环境保护管理计划提出如下建议，详见表5-1。
表5-1  环境保护管理计划一览表
企业环境管理要求

根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续

（1）严把施工质量关，严格按照设计要求和施工验收规范质量要求执行；

（2）生产运行中，定期进行环境监测，同时请当地环保部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整顿；

（3）配合环境监测站做好例行监测工作，及时缴纳排污费。

生产阶段环境管理

加强环保设备运行检查，确保达产达标，力求降低排污水平

（1）明确专人负责矿内环保设施的管理；

（2）对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案；

（3）合理利用能源、资源、节水、节能；

（4）监督物料运输和堆存过程中的环境保护工作；

（5）定期组织污染源和矿区环境监测。

信息反馈和群众监督

反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作

（1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运转；

（2）归纳整理监督数据，技术部门配合进行工艺改造；

（3）聘请附近居民和职工为监督员，收集附近居民和职工的意见和建议；

（4）配合环保部门的检查验收。

2、排污许可管理

生态环境部办公厅于2017年11月15日发布《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）。本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照上述要求做好排污许可制度的衔接工作，在发生实际排污行为之前，按照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》(HJ1031-2019)等相关要求填报排污许可证，不得无证排污或不按证排污。


六、结论
	本项目建设符合国家现行的产业政策，符合玉溪市生态环境分区管控实施意见的通知的要求，符合玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案中的要求，项目运营期无废水外排，不涉及高原湖泊水体污染问题，与云南省生态功能区划基本符合，项目选址不涉及文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区和特殊功能生态区，项目用地合理，环境不敏感，项目建成后对周边企业造成的环境影响是可以接受的，与周边环境相容。项目内各功能区划分明确，平面布置合理。
本项目施工期和运营期产生的各类污染物对生态环境、水环境、噪声和大气环境造成的负面影响较小，通过采取相应的防治措施减缓和恢复后，可满足国家环保的相关标准要求，不会改变区域环境空气、地表水体、声环境的功能要求，环境质量现状不会发生明显变化。本项目严格按照报告表提出的环保防治措施要求，加强环境管理后，项目建设从环境保护角度可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物（t/a）
	/
	/
	/
	0.043
	/
	/
	/

	
	非甲烷总烃（t/a）
	/
	/
	/
	0.363
	/
	/
	/

	废水
	水量（m³/a）
	/
	/
	/
	0
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	生活垃圾（t/a）
	/
	/
	/
	30.53
	/
	/
	/

	
	废涂布浆料（t/a）
	/
	/
	/
	13
	/
	/
	/

	
	分切碎料、边料及不合格产品（t/a）
	/
	/
	/
	309.11
	/
	/
	/

	
	洁净厂房通风系统废过滤材料棉
	/
	/
	/
	1
	/
	/
	/

	
	废尼龙袋式过滤器
	/
	/
	/
	0.1
	/
	/
	/

	
	污泥（t/a）
	/
	/
	/
	2
	/
	/
	/

	危险废物
	废矿物油（t/a）
	/
	/
	/
	0.5
	/
	/
	/

	
	废冷冻油（t/a）
	/
	/
	/
	0.5
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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