附件2—1

2026年度低压电工作业人员培训实操场地设备评分标准（满分100分）
被评估机构：                                                      评估时间： 

	评估内容
	量化分数
	配置要求
	评分办法
	扣

分
	得

分
	备注

	场地要求
	10
	实作场地面积不小于60平方米（使用面积），环境良好，场地内有具备电源箱（盒）的三相五线电源、360度无死角摄像头。
	1.面积大于等于60平方米得10分，面积小于60平方米扣10分；

2.无具备电源箱（盒）的三相四线电源、360度无死角摄像头，各扣5分。
	
	
	

	设备
	2
	全电脑控制心肺复苏人体模型１台。※
	1.符合要求且性能完好得2分；

2.无或性能不完好的视为无。
	
	
	

	
	2
	水泥电杆1根，高度不低于4米。
	1.符合要求且性能完好得2分；

2.无或性能不完好的视为无。
	
	
	

	
	8
	临时用电系统：

1.总配电箱（电压表1个、电流表3个、三相四线电能表1个、转换开关1个、电流互感器3个、隔离开关1个、总断路器1个、分断路器1个）

2.分配电箱（总断路器1个，分断路器1个）

3.动力开关箱（断路器1个）

4.照明开关箱（断路器1个）

5.总配电箱、分配电箱、动力开关箱、照明开关箱与电路图不匹配，不带漏电保护的各1套。
	1.符合要求Ω且性能完好，得8分；

2.每个箱配置电器不足扣1分，配置电器不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	
	8
	1.低压成套配电柜（进线柜、出线柜、电容柜各1台）GGD\GCS\MNS\GCK与生产实际型号一致的任一系列。

2.安全围栏（若干）

3.接线模拟图板或接线模拟屏、设备接地干线、绝缘垫。
	1.符合要求且性能完好得8分，缺少一柜扣8分；

2.少1扣1分；

3.无或性能不完好的视为无。
	
	
	

	
	8
	1.单相电能表及照明灯安装配线装置10台套

（包括单相电表1块、三相四线表1只、电涌保护器（单相1只，三相1只）、单相断路器（带漏电保护）1个、熔断器2个、组合开关1只、单双联开关各1只、灯座2个、五孔插座2个、日光灯具1套）。

2.配电箱（单排，含导轨，24位）1个。
	1.符合要求且性能完好得8分；

2.每台装置配置电器不足扣1分，配置电器不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	
	8
	三相异步电动机控制线路安装装置10台套（三相断路器1个、熔断器8个、交流接触器3个、电流互感器3只、电流表3只、热继电器2个、3联控制按钮1组、万能转换开关1个、三档旋钮开关1个）。电动机5台
	1.符合要求且性能完好得8分；

2.每台装置配置电器不足扣1分，配置电器不符合要求和性能不好视为无；

3.电动机少1台扣1分。
	
	
	

	
	4
	接线端子10件、芯线压接工具及模具1套、导线连接器10件、搪锡设备及焊锡丝1套、连接管10件。
	1.符合要求得4分，少1或不足扣1分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	工具及仪表
	4
	常用电工工具20套（每套包括一字形、十字形起子；低压电笔；钢丝钳、尖嘴钳；剥线钳；电工刀各1把/只）。
	1.符合要求有20套得4分，10～19套得3分，少于10套得1分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	 

  
	
	

	
	3
	1.万用表（数字式、指针式）合格品各2块。

2.万用表（数字式、指针式）外观完好，未定期检验合格和不能正常使用的各1块。
	1.符合要求得3分，少1扣1分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	
	3
	1.钳形电表（数字式、指针式）各2块 。

2.钳形电表（数字式、指针式）外观完好，未定期检验合格和不能正常使用的各1块 。
	1.符合要求得3分，少1扣1分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	
	3
	1.兆欧表500V、1000V指针式、数字式各1块。

2.兆欧表500V、1000V指针式、数字式外观完好，未定期检验合格和不能正常使用的各1块。 
	1.符合要求得3分，少1扣1分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	
	4
	1.接地电阻测试仪（数字式、指针式）各1块。

2.接地电阻测试仪（数字式、指针式）外观完好，未定期检验合格和不能正常使用的各1块。 
	1.符合要求得4分，少1扣1分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	 

 
	
	

	
	3
	1.漏电保护测试仪（0~500mA,0~999ms）1台

2.电阻箱（最小步进不大于1Ω，量程不小于99KΩ）1台。

3.漏电保护器（C型D型）各1个。

4.仪器仪表测试台1台

5.漏电保护测试仪外观完好，未定期检验合格和不能正常使用的各1块。
	1.符合要求得3分，少1扣1分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	
	4
	1.携带型低压短路接地线（0.4KV，接地捧长度0.5米）1套。

2.携带型低压短路接地线（0.4KV，接地捧长度0.5米）缺少附件的1套。
	1.符合要求且性能完好得4分；

2.无或性能不完好的视为无。
	
	
	

	防护用品
	4
	1.低压绝缘手套、绝缘鞋（靴）各2双。

2.绝缘凳1个、绝缘梯1个，登高板、脚扣各2付。

3.低压绝缘手套、绝缘鞋（靴）过期的、损坏的各1双。

4.登高板、脚扣无法正常使用的各1付。
	1.符合要求得4分，少1扣1分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	
	4
	1.安全带（围杆作业用、区域限制用、坠落悬挂用）各1付，速差自控器1个、安全帽各2顶、防护眼镜2付、安全绳1根。

2.安全带、安全帽非标的、过期的、缺少配件的、轻微损坏的1付（顶）。
	1.符合要求得4分，少1扣1分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	灭火器材配置
	3
	干粉灭火器≥1个。
	1.符合要求得3分，无扣3分；

2.不符合要求、性能不好、过期视为无。
	
	
	

	
	3
	二氧化碳灭火器≥1个。
	1.符合要求得3分，无扣3分；

2.不符合要求、性能不好、过期视为无。
	
	
	

	急救
	2
	急救箱1个；※

急救常识挂图1套（上墙）。
	1.符合要求得2分；

2.无急救箱、急救箱物品过期、急救挂图未上墙视为无。
	
	
	

	实作场地布置
	6
	相关高压电工作业安全警示标识16个上墙（警告标识4个、禁止标识4个、指令标识4个、提示标识4个），四类标志要求按规定顺序粘贴。
	1.四类标志数量足够,且粘贴上墙得6分；

2.四类标志数量不足,缺少一类扣2分；未按规定要求顺序粘贴上墙，缺少1个标识扣1分；

3.四类标志有但未上墙视为无。

	
	
	

	
	2
	低压电工安全操作规程（上墙）。
	1.符合要求并且上墙得2分；

2.有但未上墙视为无。
	
	
	

	
	2
	宣传标语、警句（≥4幅）上墙。
	1.符合要求并且上墙，得2分；

2.有但未上墙视为无。
	
	
	

	※表示相关工种有要求可共用（共用工种实操场地相距50米内）                          
	 实 际 得 分 合 计
	
	
	

	评估专家组签名：

年  月  日

	培训机构负责人或委托代理人确认签名：

年  月  日


注：1.本年度评估评分表以百分制打分，每一个特种作业工种量化分数80分以上（含80分）为达标，低于80分，视为不合格，每项分数扣完为止；

2.所购买的实操设备、工具、防护用品等必须符合要求：有生产日期、有质量合格证、有生产厂家；实操设备、工具、防护用品等性能不完好视为无。
1

