附件2—2

2026年度高压电工作业人员培训实操场地设备评分标准（满分100分）
被评估机构：                                                      评估时间： 

	评估内容
	量化分数
	配置要求
	评分办法
	扣

分
	得

分
	备注

	场地要求
	10
	实作场地面积不小于60平方米（使用面积），环境良好，场地内有三相四线电源、360度无死角摄像头。
	1.面积大于等于60平方米得10分，面积小于60平方米扣10分；

2.无三相四线电源、360度无死角摄像头，每个扣5分。
	
	
	

	设备
	2
	水泥电杆1根，高度不低于4米。
	1.符合要求且性能完好得2分；

2.无或性能不完好的视为无。
	
	
	

	
	2
	全电脑控制心肺复苏人体模型1台。※
	1.符合要求且性能完好得2分；

2.无或性能不完好的视为无。
	
	
	

	
	8
	1.10KV柱上变压器配电间隔(含两柱支架、绝缘电缆、验电接地环、油浸式变压器、跌落式熔断器、境避雷器、验电接地环、隔离开关)1套。

2.低压配电柜（隔离开关、断路器、电压表、计量仪表、电力电容器等设施设备）1套。

3.接地扁铁1个。

4.0.4KV架空绝缘导线及验电接地环1套。
	1.符合要求且性能完好得8分，每少1件扣1分；

2.无或性能不完好视为无。
	
	
	

	
	8
	10KV高压开关柜（进线柜1个、PT柜1个、计量柜1个、出线柜1个，组成一次供电系统，二次线路能带电监控）。
	1.符合要求且性能完好得8分，每少1件扣2分；

2.无或性能不完好视为无。
	
	
	

	
	3
	干式电力变压器（10/0.4KV带外壳、带温控）
	1.符合要求且性能完好得3分；

2.无或性能不完好视为无。
	
	
	

	
	3
	作业环境显示屏（可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。
	1.符合要求且性能完好得3分；

2.无或性能不完好视为无。
	
	
	

	工具及仪表
	3
	1.万用表（数字式、指针式）合格品各1块。

2.万用表（数字式、指针式）外观完好，未定期检验合格和不能正常使用的各1块。
	1.符合要求且性能完好得3分，每少1块扣1分；

2.无或性能不完好视为无。
	
	
	

	
	3
	1.钳形电流表（数字式AC/DC600V以下）1块。

2.钳形电流表外观完好，未定期检验合格和不能正常使用的各1块。
	1.符合要求且性能完好得3分，每少1块扣1分；

2.无或性能不完好视为无。
	
	
	

	
	3
	1.兆欧表（指针式500V、1000V、2500V）各1块。

2.兆欧表外观完好，未定期检验合格和不能正常使用的各1块。
	1.符合要求且性能完好得3分，每少1件扣1分；

2.无或性能不完好视为无。
	
	
	

	
	3
	1.绝缘电阻测试仪（数字式）1块。

2.绝缘电阻测试仪外观完好，未定期检验合格和不能正常使用的1块。
	1.符合要求且性能完好得3分，每少1块扣1分；

2.无或性能不完好视为无。
	
	
	

	
	3
	1.接地电阻测试仪（数字式或指针式或钳形式）1块。

2.接地电阻测试仪外观完好，未定期检验合格和不能正常使用的1块。
	1.符合要求且性能完好得3分，每少1块扣1分；

2.无或性能不完好视为无。
	
	
	

	
	3
	1.直流单臂电桥、直流电阻测试仪各1块。

2.直流单臂电桥、直流电阻测试仪外观完好，未定期检验合格和不能正常使用的各1块。
	1.符合要求且性能完好得3分，每少1块扣1分；

2.无或性能不完好视为无。
	
	
	

	
	2
	1.电阻箱（最小步进不大于1Ω，量程不小于99KΩ）1台。
	1.符合要求得2分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	
	2
	仪器仪表测试台1台
	1.符合要求且性能完好得2分；

2.无或性能不完好视为无。
	
	
	

	
	4
	1.高压验电器（10KV伸缩型）、高压验电信号发生器（10/0.4KV）、高压放电棒（带接地线夹）、低压验电器（0.4KV伸缩型）、低压验电笔各1支。

2.高压验电器（10KV伸缩型）、高压验电信号发生器（10/0.4KV）、低压验电器（0.4KV伸缩型）、低压验电笔无法正常使用各1支。

3.高压放电棒缺少附件1支。
	1.符合要求得4分，少1支扣1分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	 

  
	
	

	
	3
	1.绝缘操作杆（带防雨罩和不带防雨罩的）各1支。

2.绝缘操作杆（带防雨罩和不带防雨罩的）无法正常使用各1支。
	1.符合要求得3分，少1支扣1分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	
	3
	1.携带型三相高压、低压短路接地线（接地捧长度1米）各1付。

2.携带型三相高压、低压短路接地线缺少附件1付。
	1.符合要求得3分，少1付扣1分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	
	3
	悬挂标示牌（“在此工作”、“禁止合闸，线路有人工作”、“止步，高压危险”）各1块。
	1.符合要求得3分，少1块扣1分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	
	2
	传递绳1根、绝缘凳1个、绝缘梯1个。
	1.符合要求得2分，少1个扣2分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	 

 
	
	

	防护用品
	2
	1.安全带（围杆作业用、区域限制用、坠落悬挂用）各1付，速差自控器1个。

2.安全带非标的、过期的、缺少配件的、轻微损坏的各1付。
	1.符合要求得2分，少1扣1分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	
	4
	1.工作服（防静电）2套，绝缘手套、绝缘靴各2双，绝缘垫若干，安全围栏若干。

2.绝缘手套、绝缘靴防护等级不足，过期、损坏各1双。
	1.符合要求得4分，少1双扣1分。

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	
	3
	1.防护眼镜、安全帽各4个，绝缘夹钳1把、登高板、脚扣各2付。

2.安全帽非标的、过期的、缺少配件的、轻微损坏的1顶。

3.绝缘夹钳无法正常使用的1把，登高板、脚扣无法正常使用的各1付。
	1.符合要求得3分，少1扣1分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	灭火器材配置
	3
	干粉灭火器≥1个。
	1.符合要求得3分；

2.不符合要求、性能不好、过期视为无。
	
	
	

	
	3
	二氧化碳灭火器≥1个。
	1.符合要求得3分；

2.不符合要求、性能不好、过期视为无。
	
	
	

	急救
	2
	急救箱1个；※

急救常识挂图1套（上墙）。
	1.符合要求得2分；

2.无急救箱、急救箱物品过期、急救挂图未上墙视为无。
	
	
	

	实作场地布置
	6
	相关高压电工作业安全警示标识16个上墙（警告标识4个、禁止标识4个、指令标识4个、提示标识4个），四类标志要求按规定顺序粘贴。
	1.四类标志数量足够,且粘贴上墙得6分；

2.四类标志数量不足,不足一类扣2分；未按规定要求顺序粘贴上墙，缺少1个扣1分；

3.四类标志有但未上墙视为无，扣6分。
	
	
	

	
	3
	高压电工安全操作规程（上墙）。
	1.符合要求并且上墙得3分；

2.有但未上墙视为无。
	
	
	

	
	3
	宣传标语、警句（≥4幅）上墙。
	1.符合要求并且上墙，得3分；

2.有但未上墙视为无。
	
	
	

	※表示相关工种有要求可共用（共用工种实操场地相距50米内）
	实 际 得 分 合 计
	
	
	

	评估专家组签名：

年  月  日

	培训机构负责人或委托代理人确认签名：

年  月  日


注：1.本年度评估评分表以百分制打分，每一个特种作业工种量化分数80分以上（含80分）为达标，低于80分，视为不合格，每项分数扣完为止；

2.所购买的实操设备、工具、防护用品等必须符合要求：有生产日期、有质量合格证、有生产厂家；实操设备、工具、防护用品等性能不完好视为无；按照应急管理部〔2025〕41号文件实操考试设备配备表，高压电工与低压电工的实操设备相同部分，这里没有重复列入，视为共用。
6

