附件5
2026年度登高架设作业人员培训实操场地设备评分标准（满分100分）

被评估机构：                                                      评估时间： 

	评估内容
	量化分数
	配置要求
	评分办法
	扣

分
	得

分
	备注

	场地要求
	10
	实作场地面积不小于60平方米（使用面积），室内层高大于6M，环境良好，场地内有360度无死角摄像头。
	1.面积大于等于60平方米、室内层高大于6M得10分，面积小于60平方米、室内层高小于6M，扣10分；
2.无360度无死角摄像头，扣5分。
	
	
	

	设备
	10
	钢管（Φ48ⅹ3.5）6m(2根)；

钢管（Φ48ⅹ3.5）4m(20根)；

钢管（Φ48ⅹ3.5）1.5-2.5m(20根)；

钢管（Φ48ⅹ3.5）2.5m-3m(2根)；

钢管（Φ48ⅹ3.5）0.3-0.5m(1根)。
	1.符合要求的规格和数量（共45根），性能完好得10分；

2.不符合要求的规格视为无，少1根扣5分，扣完为止。
	
	
	

	
	8
	脚手架扣件（直角扣件100个，旋转扣件20个，对接扣件20个）。
	1.符合要求的规格和数量（共140个），性能完好得8分；

2.不符合要求的规格视为无，少5个以内（不含5个）扣4分，少5个以上扣8分。
	
	
	

	
	5
	安全网（平网2张、立网4张）。
	1.符合要求的规格和数量（共6张），性能完好得5分；

2.不符合要求的规格视为无，少1张扣2分，少2张扣5分。
	
	
	

	
	5
	立杆底托或金属垫板（8个，可调节高度）。
	1.符合要求的规格和数量（共8个），性能完好得5分；

2.不符合要求的规格视为无，少1个扣2分，少2个扣5分。
	
	
	

	
	4
	扫地杆垫木50×150（10m）。
	1.符合要求的规格和数量（10m），性能完好得4分；

2.不符合要求的规格视为无，少4m以内（不含4m）扣2分，少4m以上扣4分。
	
	
	

	
	5
	脚手板（木质板、金属板）各15块。
	1.符合要求的规格和数量（有30块），性能完好得5分；

2.不符合要求的规格和数量视为无，少2块以内（含2块）扣2分，少2块以上扣5分。
	
	
	

	
	3
	1.全电脑控制心肺复苏人体模型１个；※

2.创伤包扎人体模型1个。※
	1.各人体模型符合要求且性能完好得3分；

2.无或性能不完好的扣3分。
	
	
	

	工具
	3
	活扳手、梅花扳手各4把（其中Φ22型号4把）。
	1.符合要求，得3分，少1把扣3分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	 

 
	
	

	
	3
	钎子2个、卷尺3个、石笔若干、镀锌铁丝若干。
	1.符合要求，得3分，少1个扣3分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	
	3
	脚手架扭力扳手1个、铁锤4把、直梯1个。
	1.符合要求，得3分，少1件扣3分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	
	4
	工具袋4个，安全围栏2套。
	1.符合要求，得3分，少1件扣3分；

2.不符合要求和性能不好视为无。
	
	
	

	
	3
	干扰项设备设施：坠落悬挂安全带（损坏、无安全合格证）、扣件（裂纹或缺失）、钢管（弯曲或锈蚀）、安全鞋和帽（非标或损坏）、有问题的板（金属垫板、底座、挡脚板、脚手板）。
	干扰项设备缺少1项扣1分（各项依次扣完为止）。
	
	
	

	防护用品
	3
	作业现场悬挂安全标志牌(指令：必须戴安全帽、必须系安全带、当心坠落、当心落物)各1块。
	1.符合要求，各有1块（共有4块）得3分，少1块扣3分；

2.不符合要求、不悬挂视为无。
	 

 
	
	

	
	3
	安全帽4顶。
	1.符合要求，4顶以上、性能完好得3分；

2.不符合要求，不足4顶、性能不好扣3分。
	
	
	

	
	4
	安全带4套（坠落悬挂用安全带）。
	1.符合要求，4套以上、性能完好得4分；

2.不符合要求，不足4套、性能不好扣4分。
	
	
	

	
	4
	防滑鞋4双。
	1.符合要求，4双以上、性能完好得4分；

2.不符合要求，不足4双、性能不好扣4分。
	
	
	

	
	3
	防坠器2个；

水平生命线装置1套※
	1.符合要求，性能完好得3分；

2.不符合要求或配备数量不足、性能不好扣3分。
	
	
	

	
	3
	紧口工作服4套。
	1.符合要求，4套以上、性能完好得3分；

2.不符合要求，不足4套、性能不好扣3分。
	
	
	

	灭火器材配置
	3
	干粉灭火器≥1个。
	1.符合要求有1个得3分，无扣3分；

2.不符合要求、性能不好、过期视为无。
	
	
	

	
	3
	二氧化碳灭火器≥1个。
	1.符合要求有1个得3分，无扣3分；

2.不符合要求、性能不好、过期视为无。
	
	
	

	急救
	2
	急救箱1个；※

急救常识挂图1套（上墙）。
	1.各有1个（套），急救箱内物品在有效期内，急救挂图上墙，得2分；

2.急救箱性能不好、急救箱物品过期、急救挂图未上墙视为无，扣2分。
	
	
	

	实作场地布置
	2
	相关登高架设作业安全警示标识12个上墙（警告标识4个、禁止标识4个、指令标识4个），三类标志要求按规定顺序粘贴。
	1.三类标志数量足够得2分；
2.三类标志数量不足扣2分；未按规定要求顺序粘贴上墙，扣1分；

3.有但未上墙视为无，扣2分。
	
	
	

	
	2
	登高架设安全操作规程（上墙）。
	1.符合要求并且上墙得2分；

2.有但未上墙视为无，扣2分。
	
	
	

	
	2
	宣传标语、警句（≥4幅）上墙。
	1.符合要求并且上墙，得2分；

2.有但未上墙视为无，扣2分。
	
	
	

	※表示相关工种有要求可共用（共用工种实操场地相距50米内）                          
	 实 际 得 分 合 计
	
	
	

	评估专家组签名：


年  月  日

	培训机构负责人或委托代理人确认签名：

                                                                                                           年  月  日


注：1.本年度评估评分表以百分制打分，每一个特种作业工种量化分数80分以上（含80分）为达标，低于80分，视为不合格，每项分数扣完为止；

2.所购买的实操设备、工具、防护用品等必须符合要求：有生产日期、有质量合格证、有生产厂家；实操设备、工具、防护用品等性能不完好视为无。
2

