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	建设项目名称
	云南沧武矿业有限公司铁矿石配矿建设项目

	项目代码
	2509-530427-04-01-354714

	建设单位
联系人
	袁丁
	联系方式
	19960016606

	建设地点
	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇

	地理坐标
	（东经102度11分24.315秒，北纬24度1分28.527秒）

	国民经济
行业类别
	B0810
铁矿采选
	建设项目
行业类别
	六、黑色金属矿采选业08中的铁矿采选081中的“单独的矿石破碎、集运”

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目         
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目   
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	新平县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	新发改投资备案〔2025〕293号

	总投资
（万元）
	4950
	环保投资
（万元）
	355.4

	环保投资占比（%）
	7.18
	施工工期（月）
	4

	是否开工建设
	☑否
□是：        
	用地（用海）
面积（m2）
	20793.94

	专项评价设置情况
	对照专项评价设置原则，本项目无须设置专项评价。
表1-1 本项目专项设置判定情况表
	专项类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置专项

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	根据工程分析，本项目排放废气主要为颗粒物，不属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物及二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气等污染物。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂
的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目洒水降尘用水全部蒸发，洗
车废水经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排；生活污水中食堂含油废水经隔油池预处理后，与其他员工生活污水一同进入化粪池处理后，通过泵输送至项目新建的3m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后回用于厂区绿化，不外排。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质为废机油，危险物质总量与临界量比值为0.00004，未超过临界量。
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及
	否


根据上表，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析

	1、产业政策符合性分析
本项目为铁矿采选中单独的矿石破碎项目，不涉及选矿工序，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，视为允许类，项目拟采用的设备不属于限制类、淘汰类之列，因此，本项目符合国家产业政策。
项目于2025年9月8日取得了新平县发展和改革局签发的投资项目备案证（详见附件2），备案文号为新发改投资备案〔2025〕293号，项目名称为云南沧武矿业有限公司铁矿石配矿建设项目，项目代码为2509-530427-04-01-354714，同意项目建设。
综上所述，项目符合国家的产业政策。


	
	2、选址合理性分析
本项目租用新平振鑫开发建设有限公司闲置的空地进行建设（详见附件3），主要建设1个占地面积为9973m2的生产车间，对地面进行硬化处置，布设洒水降尘设施，项目整个生产工段（破碎车间、配矿车间、原料堆场和成品仓库）布设于封闭的生产车间内，根据建设单位提供的中华人民共和国不动产权证书：云（2025）新平县不动产权第0000097号，项目用地属于交通服务场站用地（详见附件4），项目已于2026年3月31日取得新平彝族傣族自治县交通运输局同意选址的意见（详见附件5）。
项目位于新平县扬武镇，项目已于2026年3月31日取得新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府同意选址的意见（详见附件6）。根据现场踏勘和资料查阅，项目评价范围内无文物保护单位、无自然保护区、风景名胜区等敏感区，根据2026年3月31日新平彝族傣族自治县自然资源局出具的《关于云南沧武矿业有限公司铁矿石配矿建设项目是否占用新平县生态保护红线的查询结果》可知，本项目占地范围不涉及占用新平县生态保护红线，位于优化后城镇开发边界外，未占用耕地后备资源，未占用耕地后备资源补充空间（详见附件7）。
根据2026年4月13日新平彝族傣族自治县自然资源局出具的《永久基本农田审查意见表》可知，经云南省国土空间用途管制与监管系统查询，项目不涉及占用永久基本农田（详见附件8）。
根据2026年3月31日云南新平产业园区管委会办公室召开的“云南新平产业园区管理委员会关于云南沧武矿业有限公司铁矿石配矿建设项目选址专题会议纪要（第一期）”（详见附件9），参会单位主要有县发改局、县工信局、县自然资源局、市生态环境局新平分局、县住建局、县水利局、县林草局、县应急管理局、扬武镇人民政府等相关部门，经与会人员现场实地踏勘，听取项目业主项目基本情况介绍，认为云南沧武矿业有限公司铁矿石配矿建设项目符合国家产业相关政策，一致同意云南沧武矿业有限公司铁矿石配矿建设项目拟选址位置于新平县扬武镇大开门社区甘棠桥对面云（2025）新平县不动产权第0000097号XTC（2024）15号地块。经分析本项目符合《新平县国土空间总体规划（2021-2035年）》、《新平县扬武镇国土空间规划（2021‑2035年）》、《公路安全保护条例》（国务院令第593号）等要求。
新平县扬武镇常年主导风向为西南风，项目500m内无环境空气保护目标，项目整个生产工段布设于封闭的生产车间内，车间地面进行了硬化，布设了洒水降尘措施，排放口布设于厂区南侧，项目产污点均设置合理的治理设施，运营期产生的废气对周围环境影响较小，本项目的建设对环境影响不大。
项目运营期产生的“三废”通过采取行之有效的措施妥善处理并确保各污染物达标排放后，不会对周围环境造成大的影响，项目建设不会降低和改变区域的环境质量和环境功能，因此项目选址从环境角度来看是可行的，从环境影响的角度分析，本项目选址合理。
3、平面布置合理性分析
本项目占地面积为20793.94m2，总体布局较简单，主要为1个占地面积为9973m2的封闭式生产车间，其余空地主要作为停车场、办公生活区的建设等。办公生活区位于厂区东北侧，远离生产车间（位于厂区西南侧），可以尽量减少生产工段产生的粉尘对办公生活区的影响。
项目整个生产工段均布设在封闭的生产车间内，按照工段进行车间布置，主要设置成品仓库、堆放矿石区域、配矿车间和破碎车间，物料转运通过密闭的皮带输送廊道进行，车间内布设了洒水降尘设施，主要噪声污染源布置在生产车间内，通过厂房隔音、合理布设可以有效减少项目噪声对周边敏感点的影响，破碎、筛分生产工段产生的废气经配套建设的集气罩+布袋除尘处理后，经1根15m排气筒（DA001）外排，配矿工段产生的粉尘经集气罩收集后，末端布设1套布袋除尘器，经布袋除尘器处理达标的废气通过1根15m排气筒（DA002）外排，对外环境影响较小。项目出入口布设于厂区北侧，临近内部道路，方便原料和成品的运输。
项目内各功能区划分明确，便于生产，生产车间距离周边敏感点较远，按此平面布置运营后产生的各项污染物对周边环境影响较小，平面布置合理（详见附图3）。
4、与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》的符合性分析
2024年6月7日，玉溪市生态环境局发布了“关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知”（玉市环〔2024〕40号）。本项目位于玉溪市新平县扬武镇，根据查询云南省生态环境分区管控公共服务查询平台，网址“http://183.224.17.39:19272/sxydyn”，项目位于新平彝族傣族自治县一般管控单元，管控单元编码为ZH53042730001，结果如下（详见附件10）：
本项目所在地

图1项目所在地与分区管控图相对位置
本项目与“玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）”中的生态环境管控总体要求的相符性见下表。

表1-2 项目与 《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》符合性分析
	序号
	管控领域
	
准入要求

	项目情况
	符合性

	
1

	
空间布局约束

	1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。
2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。
加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止
新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。
5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
	1. 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，视为允许类，项目拟采用的设备不属于限制类、淘汰类之列，因此，本项目符合国家产业政策。本项目为铁矿石破碎加工配矿项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目盲目发展项目，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝工业硅等行业。
2. 本项目位于新平彝族傣族自治县扬武镇，不涉及九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。本项目不涉及重污染企业搬迁改造或关闭退出。
3. 本项目不涉及。
4. 本项目位于新平彝族傣族自治县扬武镇，不属于高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。
5. 本项目建设完成后将按照相关要求严格落实云南省碳达峰碳中和的相关要求。
	符合

	2
	污染物排放管控
	1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。
3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs 排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。
5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230 吨。
6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全
利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
7. 加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025 年比2020年削减4%。
8.到2025 年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到 98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达 80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。
	1.本项目为铁矿破碎加工配矿项目，不属于重点行业。
2.本项目不涉及。
3.本项目不涉及。
4.本项目产生的污染物主要为颗粒物，不涉及挥发性有机物和氮氧化物，本项目属于铁矿石破碎加工配矿项目，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等行业。本项目不属于钢铁行业，不涉及超低排放改造。
5.本项目产生的污染物主要为颗粒物。
6.本项目不涉及。
7.本项目更换的废布袋统一收集后外售处置，布袋除尘器收集的粉尘统一收集后，回用于配矿工段，不外排，生活垃圾统一袋装收集后，送至附近的垃圾暂存点，由当地环卫部门统一清运，隔油池污泥委托餐厨垃圾处置单位处置，化粪池及污水站污泥委托环卫部门清运，废机油收集后暂存于危险废物贮存库，委托有资质的单位进行处置，项目固废处置率为100%。
8.根据2024年新平县环境空气质量自动监测站统计结果可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO年平均质量浓度和百分位数日平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准，项目区属环境空气质量达标区，本项目无生产废水和生活污水外排，不会对周边地表水体产生影响。
	符
合

	3
	环境风险防控
	1. 强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。
开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
	1、 项目洒水降尘用水全部蒸发，洗
车废水经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排；生活污水中食堂含油废水经隔油池预处理后，与其他员工生活污水一同进入化粪池处理后，通过泵输送至项目新建的3m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后回用于厂区绿化，不外排，项目的建设对地表水、大气环境、土壤影响较小。
2、本项目不涉及。
	符合

	4
	资源开发利用效率
	1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。
2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。
3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水
平。
4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率 14%。
5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。
6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025 年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
	1.本项目属于外购铁矿进行破碎筛分及配矿后外售，资源利用合理。
2.本项目供水由当地供水系统接入，厂区洒水降尘用水优先使用收集的初期雨水，水资源利用合理。
3.项目在新平县扬武镇，项目用地为交通服务场站用地，不涉及耕地保护红线。
4.项目不涉及。
5.本项目不涉及。
6.本项目不涉及灌溉工程。
	符合

	新平彝族傣族自治县一般管控单元

	序号
	管控单元
	
准入要求

	项目情况
	符合性

	1
	新平彝族傣族自治县一般管控单元（管控单元编码为ZH53042730001）
	（一）空间布局约束
落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。
（二）污染物排放管控
落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。
（三）环境风险防控
落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。
（四）资源开发效率要求
落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。
	根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，视为允许类，项目拟采用的设备不属于限制类、淘汰类之列，因此，本项目符合国家产业政策；项目已于2026年7月12日取得华溪社区居民委员会同意选址的意见；本次评价对项目废气产排量及达标排放进行了分析，同时，本项目采用的污染治理措施均为排污许可技术规范中的可行技术，项目运营期主要大气污染物均能达标排放；本项目生活污水经处理后达标后，回用于厂区绿化不外排，项目固废处置率为100%。
	符
合


综上所述，项目与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》相符。
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表1-3 项目与《中华人民共和国生态环境法典》的符合性分析表
	法典条款
	法定管控要求
	项目实际落实情况
	符合性

	第六十七条
	生态环境分区管控方案应当落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线目标，划定优先保护、重点管控、一般管控单元，明确相应的生态环境准入清单。禁止违反生态环境准入清单规定进行生产建设活动。
	本项目符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》中的要求
	符合

	第八十三条
	编制有关开发利用规划，建设对生态环境有影响的项目，应当依法进行生态环境影响评价。未依法进行生态环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行生态环境影响评价的建设项目，不得开工建设。
	项目依法完成审批后开工，将严格落实环保措施。
	符合

	第九十五条
	国家根据建设项目对生态环境的影响程度，对建设项目的生态环境影响评价实行分类管理。建设单位应当按照下列规定组织编制生态环境影响报告书、生态环境影响报告表或者填报生态环境影响登记表。
	根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日），本项目编制报告表，分类合规。
	符合

	第一百二十一条
	企业事业单位和其他生产经营者应当依法完善突发生态环境事件风险防控措施，开展隐患排查，及时消除隐患。企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家规定储备必要的生态环境应急物资和装备，定期开展应急演练，做好应急准备。在发生或者可能发生突发生态环境事件时，企业事业单位和其他生产经营者应当立即采取措施处理，切断或者控制污染源，防止危害扩大，及时通报可能受到危害者，并向生态环境、应急管理等有关部门报告，接受调查处理。
	项目建成后，企业将及时编制应急预案，将工程涉及的环境风险及时纳入应急预案，在项目运营期采取切实有效的风险防范措施。

	符合

	第一百六十二条
	建设项目中的污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。污染防治设施应当符合经批准的生态环境影响报告书、生态环境影响报告表的要求，不得擅自拆除或者闲置。
	项目实行三同时制度，项目环保设施与工程主体设备同步设计建设投运。
	符合

	第二百零
四条
	禁止进口、销售或者燃用不符合质量标准的煤炭，鼓励燃用优质煤炭。单位存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃措施，防止大气污染。
	本项目不涉及。
	符合

	第二百一
十一条
	钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施
	本项目主要大气污染物为颗粒物，不产生其他污染物。项目整个生产工段均布设在封闭的生产车间内，物料转运通过密闭的皮带输送廊道进行，车间内布设了洒水降尘设施，破碎、筛分生产工段产生的废气经配套建设的集气罩+布袋除尘处理后，经1根15m排气筒（DA001）外排，配矿工段产生的粉尘经集气罩收集后，末端布设1套布袋除尘器，经布袋除尘器处理达标的废气通过1根15m排气筒（DA002）外排。
	符合

	第三百零
三条
	向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合水污染物排放标准。城镇污水集中处理设施的运营单位，应当对城镇污水集中处理设施的出水水质负责。生态环境主管部门应当对城镇污水集中处理设施的出水水质和水量进行监督检查

	项目洒水降尘用水全部蒸发，洗
车废水经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排；生活污水中食堂含油废水经隔油池预处理后，与其他员工生活污水一同进入化粪池处理后，通过泵输送至项目新建的3m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后回用于厂区绿化，不外排。
	符合

	第四百六十六条

	固体废物污染防治坚持减量化、资源化和无害化的原则，加强产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程管控
	本项目更换的废布袋统一收集后外售处置，布袋除尘器收集的粉尘统一收集后，回用于配矿工段，不外排，生活垃圾统一袋装收集后，送至附近的垃圾暂存点，由当地环卫部门统一清运，隔油池污泥委托餐厨垃圾处置单位处置，化粪池及污水站污泥委托环卫部门清运，废机油收集后暂存于危险废物贮存库，委托有资质的单位进行处置，项目固废处置率为100%。
	符合

	第五百六十七条
	排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声
	项目生产设备设置在厂房内，选用低声设备，设置减震垫，合理安排生产时间。
	符合


综上所述，本项目建设符合《中华人民共和国生态环境法典》的相关要求。
6、与《云南省土壤污染防治条例》的符合性
本项目与《云南省土壤污染防治条例》的符合性详见下表。
表1-4 与《云南省土壤污染防治条例》的符合性分析
	序号
	《云南省土壤污染防治条例》
	本项目
	符合性

	1
	第十二条 县级以上人民政府及其有关部门应当加强发展规划和建设项目布局论证，严格执行相关行业企业布局选址要求，根据土壤环境质量状况、环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局，合理规划产业布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目
	本项目位于新平县扬武镇，远离居民区和学校、医院、疗养院、养老院等。
	符合

	2
	第十四条 各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用
	本项目正在进行环境影响评价、制定了土壤污染防治措施，治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用
	符合

	3
	第十五条 单位和个人生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质，从事加油站经营、油品运输、油品贮存以及车船拆解、修理、保养等活动，应当采取有效的防渗漏、防流失、防扬散或者其他措施，防止土壤污染
	本项目产生的危险废物主要为废机油，产生的废机油暂存于危险废物贮存库（5m2），委托有资质的单位进行处置，不外排，危险废物贮存库应严格按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》相关要求进行建设。
	符合

	4
	有色金属矿和黑色金属矿采选、有色金属和黑色金属冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、焦化、医药制造、制革、电镀、铅蓄电池制造、印染、危险废物利用及处置等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位，应当列入土壤污染重点监管单位名录
	本项目不涉及
	符合

	5
	第十七条 土壤污染重点监管单位应当依法履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情况（二）建立土壤污染隐患排查制度，发现污染隐患的，应当采取相应处置措施，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）依照法律法规和监测规范，制定、实施自行监测方案，对监测数据的真实性和准确性负责，不得篡改、伪造监测数据，并将监测数据报所在地生态环境主管部门；（四）法律法规规定的其他义务
	本项目将参照此条例进行管理。
	符合

	6
	第十九条 从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、制革、化学原料和化学制品制造、电镀等行业的企业事业单位和其他生产经营者，应当执行重金属污染物排放标准要求和总量控制制度，依法实施强制性清洁生产审核，采用先进适用的生产工艺和技术，减少重金属污染物排放
	本项目不涉及。
	符合

	7
	第二十条 县级以上人民政府生态环境、自然资源等主管部门应当依法加强对矿产资源开发区域土壤污染防治的监督管理，按照相关标准和总量控制的要求，严格控制可能造成土壤污染的重点污染物排放。企业在开采、选矿、运输、仓储等矿产资源开发活动中应当采取防护措施，防止废气、废水、尾矿、矿渣、矸石等污染土壤环境。贮存矿业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施
	本项目原料堆场、破碎筛分车间、配矿车间和成品堆场均布设在封闭的生产车间内，地面进行了硬化，布设了洒水降尘设施，本项目主要为矿石的破碎加工配矿项目，对土壤环境影响较小。
	符合

	8
	第二十一条 尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，开展土壤环境风险隐患排查，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库的运营、管理单位应当按照规定，进行土壤污染状况监测和定期评估。县级以上人民政府应急管理主管部门应当监督尾矿库运营、管理单位履行防治土壤污染的法定义务，防止其发生可能污染土壤的事故；生态环境主管部门应当加强对尾矿库土壤污染防治情况的监督检查和定期评估，发现风险隐患的，及时督促尾矿库运营、管理单位采取相应措施
	本项目不涉及。
	符合

	9
	第二十八条 各级人民政府应当加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦
	项目租用新平振鑫开发建设有限公司已平整地块的闲置空地进行建设，不涉及表土剥离，项目为外购铁矿破碎筛分配矿项目，不涉及重金属和其他有毒有害物质的固废，项目建设期间建筑垃圾及时清运至新平县城建（住房和城乡建设）部门指定的建筑垃圾消纳场进行规范处置，不外排、不随意倾倒，生活垃圾运至环保部门指定地点。
	符合

	10
	第三十七条 县级以上人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。省人民政府应当对优先保护类耕地面积减少或者土壤环境质量下降的县（市、区）进行预警提醒，并依法采取环境影响评价限批等限制性措施
	项目租用新平振鑫开发建设有限公司已平整地块的闲置空地进行建设，项目用地为交通服务场站用地，用地范围不涉及基本农田和耕地。
	符合


综上，本项目与《云南省土壤污染防治条例》相符。
[bookmark: _Toc12842]7、与《云南省大气污染防治条例》符合性分析
表1-5 与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析
	《云南省大气污染防治条例》
	本项目
	符合性

	依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物
	本项目依法实行排污许可管理制度，应依法取得排污许可证，根据排污许可证排放许可的污染物
	符合

	运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线和时间行驶

	本项目原料和成品的运输均采用汽车运输，运输过程中采取遮盖等措施，车厢应经常检查维修，要求严实不漏失，做到封闭运输，运输经过村庄、农田时要减速慢行，运输只在白天进行，合理调配运输时段，尽量避免在午休等居民正常休息时段经过城镇外围
	符合

	 矿产资源开采、露天物料堆场等应当采用防风抑尘工艺、技术和设备，采取有效措施防治扬尘污染。
	本项目为铁矿破碎加工配矿项目，整个生产工段布设于封闭的车间内，车间地面硬化处理，并设置喷淋装置
	符合


[bookmark: _Toc2425]综上，本项目与《云南省大气污染防治条例》相符。
8、项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）的符合性分析
表1-6 项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
	空气质量持续改善行动计划要求
	本项目实际情况
	相符性

	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上 采用清洁运输方式。
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其中的鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类建设项目，符合国家产业政策。项目已于项目于2025年9月8日取得了新平县发展和改革局签发的投资项目备案证。
	符合

	优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
	本项目为铁矿石破碎筛分配矿项目，不涉及VOCs原辅材料和产品结构。
	符合


根据上表可知，项目建设与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相符。



9、项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号相关分析
表1-7 项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》相关分析
	实施方案
	项目情况
	相符性

	优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。严格执行VOCs含量限值标准，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。
	现有项目生产线不涉及VOCs原辅材料和产品。
	符合

	推动绿色环保产业健康发展。支持培育一批低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。
	不涉及
	符合

	加强VOCs全过程综合治理。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。研究建立全省统一的泄漏检测与修复信息管理平台。及时收集处理企业开停工、检维修期间退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。
	不涉及
	符合

	[bookmark: OLE_LINK21]推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全省80%以上的钢铁产能完成超低排放改造，力争50%以上的水泥熟料产能、合规焦化产能完成超低排放改造。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路。
	本项目属于铁矿石破碎、配矿项目，不属于钢铁、水泥、焦化、玻璃、石灰、矿棉、有色行业，不使用燃煤锅炉。
	符合

	加强城市空气质量管理。空气质量未达标城市制定限期达标规划，已达标城市持续巩固提升空气质量。完善网格化动态监管机制，实现PM2.5精细化管控，抓好氮氧化物和VOCs协同减排，持续推进PM2.5和臭氧污染协同控制。到2025年，臭氧前体物氮氧化物和VOCs协同控制取得积极成效，全省臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。
	本项目主要大气污染物为颗粒物，不产生其他污染物。项目整个生产工段均布设在封闭的生产车间内，物料转运通过密闭的皮带输送廊道进行，车间内布设了洒水降尘设施，破碎、筛分生产工段产生的废气经配套建设的集气罩+布袋除尘处理后，经1根15m排气筒（DA001）外排，配矿工段产生的粉尘经集气罩收集后，末端布设1套布袋除尘器，经布袋除尘器处理达标的废气通过1根15m排气筒（DA002）外排。项目本着“应收尽收”的原则，通过一系列措施对废气产生环节进行收集治理后有组织排放，有效降低了生产过程中产生的颗粒物对外环境的影响。
	符合

	提升监测监控能力。完善城市空气质量监测网络，推动生物质焚烧气象、空气质量等监测网络建设。州（市）政府所在地城市开展NMHC监测，推动昆明、曲靖等VOCs排放量较高的城市开展光化学监测。鼓励开展颗粒物组分监测和污染成因解析。州（市）政府所在地城市生态环境部门定期更新大气环境重点排污单位名录，确保符合条件的企业全覆盖。推动企业安装工况监控、用电（用能）监控、视频监控等。加强移动源监管能力建设。
	根据引用其他项目资料及《2024年玉溪市环境状况公报》数据，项目区TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准浓度限值。
	符合

	加强决策科技支撑。推动VOCs等大气污染物综合治理关键技术研发，加强多污染物系统治理、低温脱硝、氨逃逸精准调控等技术和装备的研发应用。到2025年，州（市）政府所在地城市完成大气污染物与温室气体融合排放清单编制，并定期更新。
	不涉及
	符合


根据上表可知，项目建设与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》相符。
10、与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）符合性分析
     表1-8 项目与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析一览表
	相关要求
	本项目保护情况
	符合性

	加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
	本项目更换的废布袋统一收集后外售处置，布袋除尘器收集的粉尘统一收集后，回用于配矿工段，不外排，生活垃圾统一袋装收集后，送至附近的垃圾暂存点，由当地环卫部门统一清运，隔油池污泥委托餐厨垃圾处置单位处置，化粪池及污水站污泥委托环卫部门清运，废机油收集后暂存于危险废物贮存库，委托有资质的单位进行处置，项目固废处置率为100%。
	符合

	加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
	本项目为铁矿破碎加工配矿项目，主要产品为铁矿石，能够加快铁矿利用体系建设，提高资源综合利用水平。本项目除尘器除尘灰收集后并入成品一起外售，提高资源利用率。
	符合


综上，本项目与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）相符。
11、与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析
项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性见表1-9。
表1-9 与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析
	《云南省固体废物污染环境防治条例》
	本项目
	符合性

	产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。
	本项目产生的废布袋暂存于一般固废暂存点，外售处置，布袋除尘收集的粉尘回用于生产，不外排。
	符合

	 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。
	
	符合


综上，本项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》相符。
12、与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析
表1-10 项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析
	云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案
	本项目
	符合性

	坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿。
	本项目为铁矿破碎加工配矿项目，不属于高耗能高排放项目，本项目不涉及粗钢产能清理整顿
	符合

	进一步加强重金属污染防控。完善重金属污染物排放全口径清单动态调整机制。依法依规推动有色金属矿采选、冶炼行业落后和低效产能退出。深入开展重点行业重金属污染治理
	本项目为铁矿破碎配矿加工项目，不属于重金属，不属于有色金属采选、冶炼行业。
	符合

	提升生态环境监管执法效能。全面推行排污许可“一证式”管理，构建监管执法体系和自行监测监管机制。依法严厉打击恶意偷排和危险废物非法转移、倾倒、处置等环境违法犯罪，严肃查处环评、监测等领域弄虚作假行为
	项目依法依规办理环评、竣工环保验收、排污许可，同时项目危险废物暂存危险废物贮存库后委托有资质单位合法合规清运处置。
	符合


[bookmark: _Toc3473]综上所述，项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符。
13、与“玉溪市关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案”（2023年4月23日）相关符合性分析
表1-11 项目建设与“玉溪市关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案”相关符合性分析
	序号
	文件内容
	相符性分析
	符合性

	二、加快推动绿色低碳发展

	1
	（三）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，落实污染物削减要求。深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和控制政策，推动钢铁等行业高质量发展。
	本项目是铁矿破碎配矿加工项目，不属于高耗能高排放项目。
	符合

	2
	（五）加强生态环境分区管控。优化“三线一单”生态环境分区管控格局，细化落实分区管控要求，加强成果运用。严格规划环评审查和项目环评准入，健全以环评制度为主体的源头预防体系。
	本项目位于玉溪市新平县扬武镇。根据分析，本项目符合《玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》及《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》生态环境分区管控要求。
	符合

	三、深入打好蓝天保卫战

	1
	（七）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动。基本淘汰国三及以下排放标准汽车，有序推广清洁能源汽车。强化非道路移动源治理和排放控制区管控。以大宗货物运输“公转铁”为重点，推进运输结构调整。
	项目原料、成品运输均使用符合国家标准的运输车辆进行物料运输。
	符合

	2
	（八）深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，开展全市建筑施工工地扬尘专项治理。加强建筑渣土运输管理。强化施工、裸露地面等扬尘管控。
	建设项目场地建筑施工期采用扬尘治理措施，满足建设要求。
	符合

	3
	（九）推进挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同治理。
	项目大气污染物为仅为颗粒物，不涉及有机废气和氮氧化物。
	符合

	4
	（十）改善区域大气和声环境质量。强化大气污染协同治理，持续开展春夏季攻坚行动，推进细颗粒物和臭氧协同控制。落实大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。实施噪声污染防治行动，创造安静的生活环境。
	本项目废气、噪声达标排放，食堂油烟配备了油烟净化装置，对所在区域的声环境、大气环境影响不大。
	符合

	四、深入打好碧水保卫战

	1
	（十一）深入打好“湖泊革命”攻坚战。坚持“退、减、调、治、管”多措并举，围绕“三治一改善”重点任务，以革命性措施抓好三大高原湖泊保护治理。强化流域空间管控和生态减负，优化流域空间格局。全面推进流域农业绿色发展，严控农业面源污染。系统推进流域环湖截污治污，补齐流域“两污”收集治理设施短板，加强湖泊内源污染风险防范。
	项目所在区域不在高原湖泊流域范围内，项目不涉及农业面源污染。
	符合

	2
	（十四）深入打好重度污染水体脱劣攻坚战。以杞麓湖等重度污染水体脱劣企稳为目标，坚持综合治理和精准治理相结合，实施以污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治等为重点的专项整治行动。建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。
	项目洒水降尘用水全部蒸发，洗车废水经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排；生活污水中食堂含油废水经隔油池预处理后，与其他员工生活污水一同进入化粪池处理后，通过泵输送至项目新建的3m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后回用于厂区绿化，不外排。
	符合

	3
	（十七）强化陆域水域污染协同治理。持续开展入河排污口“查、测、溯、治”。完善水污染防治流域协同机制，深化重点流域综合治理，推进重要河湖污染防治和生态修复。积极开展美丽河湖建设。
	
	

	五、深入打好净土保卫战

	1
	（二十）有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理。落实土壤污染状况调查和风险评估要求，从严管控化工等行业重度污染地块的规划用途。
	项目采用分区防渗，项目建成后对区域土壤环境质量产生影响较小，土壤环境风险较低。
	符合

	2
	（二十一）稳步推进“无废城市”建设。稳步推进玉溪市“无废城市”建设，推进城市固体废物精细化管理。积极推进无废学校、社区、企业等“无废细胞”建设。
	
	符合

	六、切实维护生态环境安全

	1
	（二十九）严密防控环境风险。开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
	本项目危废主要是废矿物油，收集后暂存于危险废物贮存库后委托有相关危废处置资质的单位清运处置。本环评要求项目建设完成后编制应急预案，突发环境事件时启用环境应急预案，将风险控制在厂内，在可控范围内。
	符合


根据上表可知，项目建设与“玉溪市人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案”相符。
14、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析
推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号），本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性判定分析见下表。
表1-12 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析
	序号
	长江经济带发展负面清单指南
	本项目
	符合性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目租用新平振鑫开发建设有限公司闲置的空地进行建设，位于新平县扬武镇，属于铁矿石破碎加工配矿项目，不属于码头及长江通道禁止建设项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目用地范围不涉及自然保护区、风景名胜区，不属于禁止建设的区域
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目不属于禁止建设的区域
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不属于该禁止类范畴
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目所在区域不属于禁止建设的区域，亦不属于禁止建设的项目
	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不涉及在长江干支流及湖泊设置排污口
	符合


综上所述，项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符。
15、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施意见》（试行，2022年版）符合性分析
项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施意见（试行，2022年版）》的符合性分析详见下表。
表1-13 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施意见（试行，2022年版）》符合性分析一览表
	实施细则要求
	本项目情况
	符合性

	禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	本项目不属于码头建设项目，也不属于过长江通道项目。
	符合

	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	本项目租用新平振鑫开发建设有限公司闲置的空地进行建设，位于新平县扬武镇，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区。
	符合

	禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
	本项目租用新平振鑫开发建设有限公司闲置的空地进行建设，位于新平县扬武镇，用地性质为交通服务场站用地，不涉及在风景名胜区进行建设。
	符合

	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目租用新平振鑫开发建设有限公司闲置的空地进行建设，位于新平县扬武镇，不涉及饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目用地范围不涉及水产种质资源保护区，不涉及围湖造田、围湖造地，未在国家湿地公园内，不属于度假村、高尔夫球场等建设项目。
	符合

	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不涉及占用长江流域河湖岸线，不在金沙江岸线保护区和保留区内，本项目不涉及在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内建设项目。
	符合

	禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	本项目不属于在金沙江干流、长江一级支流建设的过江基础设施项目，不涉及新建、改设或扩大排污口。
	符合

	禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	本项目不涉及天然渔业资源的捕捞。
	符合

	禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外
	本项目不属于化工项目，不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
	符合

	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目
	本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸的高污染项目。
	符合

	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目
	本项目不属于危险化学品生产项目。
	符合

	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	项目符合产业政策，不属于高耗能、高排放、落后产能的项目。
	符合


综上，项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施意见（试行，2022年版）》相符。
16、项目与《新平县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
根据《新平县国土空间总体规划（2021-2035年）》，“①扬武镇职能类型为工矿型、物流型，是玉溪市重要的矿冶基地，发展通道经济，形成以商贸、物流为主的工矿服务业；②主要将国家规划矿区、国家能源资源基地、矿产资源重点勘查和开采区划分为能源资源富集区，新平县涉及6个乡镇：扬武镇、戛洒镇、老厂乡、漠沙镇、平掌乡、建兴乡；③发挥昆磨高速公路、大开门至宝秀高速公路和玉磨铁路在扬武交汇的区位交通优势，以大开门片区综合开发为依托，做大做强扬武镇经济实力，把扬武镇打造成带动全县发展绿色矿冶和新材料的重要增长点”。
本项目位于新平县扬武镇，属于交通服务场站用地，主要利用外购的铁矿进行破碎、筛分和配矿，不涉及尾矿库，项目已于2026年3月31日取得新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府同意选址的意见（详见附件6）。根据现场踏勘和资料查阅，项目评价范围内无文物保护单位、无自然保护区、风景名胜区等敏感区，根据2026年3月31日新平彝族傣族自治县自然资源局出具的《关于云南沧武矿业有限公司铁矿石配矿建设项目是否占用新平县生态保护红线的查询结果》可知 ，本项目占地范围不涉及占用新平县生态保护红线，位于优化后城镇开发边界外，未占用耕地后备资源，未占用耕地后备资源补充空间（详见附件7）。根据2026年4月13日新平彝族傣族自治县自然资源局出具的《永久基本农田审查意见表》，项目不涉及占用永久基本农田（详见附件8）。根据2026年3月31日云南新平产业园区管委会办公室召开的“云南新平产业园区管理委员会关于云南沧武矿业有限公司铁矿石配矿建设项目选址专题会议纪要（第一期）”（详见附件9），参会部门均同意项目选址。
因此，项目选址与《新平县国土空间总体规划（2021-2035年）》不相悖。
17、与《新平县扬武镇国土空间规划（2021‑2035 年）》符合性
根据《新平县扬武镇国土空间规划（2021‑2035年）》，扬武镇定位为新平县重点镇、昆曼大通道驿站、绿色钢铁产业为亮点的工业型城镇，重点发展矿冶、钢铁配套、资源综合利用产业新平县人民政府。
本项目为铁矿石破碎筛分配矿，属于钢铁产业链前端原料预处理，是仙福钢铁集团配套原料加工环节，符合“绿色钢铁+矿冶配套”主导方向。
项目位于扬武镇，属于规划确定的工业集中发展区/矿产加工区，项目不在城镇核心居住、生态保护红线、永久基本农田范围内，符合“工业上山、园区集聚”布局导向。
18、项目与《公路安全保护条例》（国务院令第593号）符合性分析
表1-14 项目与《公路安全保护条例》（国务院令第593号）符合性分析
	序号
	相关要求
	项目情况
	是否
相符

	1
	县级以上地方人民政府应当根据保障公路运行安全和节约用地的原则以及公路发展的需要，组织交通运输、国土资源等部门划定公路建筑控制区的范围。公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：（一）国道不少于20米；（二）省道不少于15米；（三）县道不少于10米；（四）乡道不少于5米。属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米。公路弯道内侧、互通立交以及平面交叉道口的建筑控制区范围根据安全视距等要求确定
	项目位于玉溪市新平县扬武镇，项目分为生产区和生活区，生产区周边为边坡防护，生产车间边界距离西侧天候高速（G5615）最近直线距离60m，满足相关要求。生产车间距离南侧天候与昆磨共线段最近直线距离约71m，生活区距离东侧昆磨高速（G8511）最近直线距离34m，本项目已取得项目于2026年3月31日取得新平县县交通运输局出具的同意选址证明。
	基本
符合

	2
	第十七条 禁止在下列范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动：
（一）国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100米，乡道的公路用地外缘起向外50米；
（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；
（三）公路隧道上方和洞口外100米。
在前款规定的范围内，因抢险、防汛需要修筑堤坝、压缩或者拓宽河床的，应当经省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门会同水行政主管部门或者流域管理机构批准，并采取安全防护措施方可进行。
	项目为铁矿石破碎筛分配矿项目，不属于采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全活动的项目。
	符合

	3
	第十八条 除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：
（一）公路用地外缘起向外100米；
（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；
（三）公路隧道上方和洞口外100米。
第十九条 禁止擅自在中型以上公路桥梁跨越的河道上下游各1000米范围内抽取地下水、架设浮桥以及修建其他危及公路桥梁安全的设施。
在前款规定的范围内，确需进行抽取地下水、架设浮桥等活动的，应当经水行政主管部门、流域管理机构等有关单位会同公路管理机构批准，并采取安全防护措施方可进行。
	项目为铁矿石破碎筛分配矿项目，项目于2026年3月31日取得新平县交通运输局出具的同意选址证明。项目不存在在左列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施的情形；不存在抽取地下水、架设浮桥以及修建其他危及公路桥梁安全的设施。
	基本
符合

	4
	第四十一条 煤炭、水泥等货物集散地以及货运站等场所的经营人、管理人应当采取有效措施，防止不符合国家有关载运标准的车辆出场（站）。
道路运输管理机构应当加强对煤炭、水泥等货物集散地以及货运站等场所的监督检查，制止不符合国家有关载运标准的车辆出场（站）。
任何单位和个人不得指使、强令车辆驾驶人超限运输货物，不得阻碍道路运输管理机构依法进行监督检查。

	项目铁矿石破碎筛分配矿项目，项目运营期加强车辆管理，建立相应的档案机制，严禁超限超载车辆进出。
	符合

	5
	第四十三条 车辆应当规范装载，装载物不得触地拖行。车辆装载物易掉落、遗洒或者飘散的，应当采取厢式密闭等有效防护措施方可在公路上行驶。
公路上行驶车辆的装载物掉落、遗洒或者飘散的，车辆驾驶人、押运人员应当及时采取措施处理；无法处理的，应当在掉落、遗洒或者飘散物来车方向适当距离外设置警示标志，并迅速报告公路管理机构或者公安机关交通管理部门。其他人员发现公路上有影响交通安全的障碍物的，也应当及时报告公路管理机构或者公安机关交通管理部门。公安机关交通管理部门应当责令改正车辆装载物掉落、遗洒、飘散等违法行为；公路管理机构、公路经营企业应当及时清除掉落、遗洒、飘散在公路上的障碍物。
车辆装载物掉落、遗洒、飘散后，车辆驾驶人、押运人员未及时采取措施处理，造成他人人身、财产损害的，道路运输企业、车辆驾驶人应当依法承担赔偿责任。
	项目对运载车辆采取篷布覆盖，极大程度上减少了铁矿运输过程中掉落、遗撒。且制定相应的储运规范，定期组织员工进行培训，对运输过程中发生掉落、遗洒的行为进行规范处理。
	符合


由上表可知，项目符合《公路安全保护条例》的相关要求。
19、环境相容性分析
项目分为生产区和生活区，生产区周边为边坡防护，生产车间边界距离西侧天候高速（G5615）最近直线距离60m，满足相关要求。生产车间距离南侧天候与昆磨共线段最近直线距离约71m，生活区距离东侧昆磨高速（G8511）最近直线距离34m，根据分析，项目符合《公路安全保护条例》（国务院令第593号），项目已于2026年3月31日取得新平彝族傣族自治县交通运输局同意选址的意见（详见附件5）。
新平县扬武镇常年主导风向为西南风，项目整个生产工段布设于封闭的生产车间内，车间地面进行了硬化，布设了洒水降尘措施项目500m内无环境空气保护目标，项目西南侧约233m为仙福钢铁（集团）有限公司，该厂主要大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，本项目为铁矿石破碎筛分配矿，大气污染物主要为颗粒物，经采取相应的对策措施能达标排放，主要设备也置于厂房内，无组织排放的颗粒物对周边环境影响甚微，因此，本项目对将来周边入驻企业和环境影响有限，与其环境相容性不矛盾。项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线，项目与周边环境相容。因此，可以看出本项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。
因此，对周边环境影响较小，本项目与周边环境相容。
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	建设内容
	1、项目由来
云南沧武矿业有限公司拟投资4950万元，租用新平振鑫开发建设有限公司闲置的空地进行建设，主要建设1个封闭式生产车间，车间地面进行硬化处置，布设洒水降尘设施，内设破碎车间、配矿车间、原料堆场、成品堆场、一般固废暂存点和危险废物贮存库等。项目通过购置安装欧版颚破机、单缸液压圆锥机（A型腔）、单缸液压圆锥机（C型腔）、喂料机、给料机、输送皮带、振动筛、配矿机以及装载机等设备及配套建设环保设施，进行铁矿的破碎加工配矿，建设完成后，形成1条年破碎加工配矿铁矿石100万吨的生产规模。该项目于2025年9月8日取得了新平县发展和改革局签发的投资项目备案证（详见附件2），备案文号为新发改投资备案〔2025〕293号，项目名称为云南沧武矿业有限公司铁矿石配矿建设项目，项目代码为2509-530427-04-01-354714，同意项目建设。
根据《建设项目环境保护管理条例》等国家有关建设项目环境管理的要求，云南沧武矿业有限公司委托我单位对该公司建设的“云南沧武矿业有限公司铁矿石配矿建设项目”进行环境影响评价。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号），本项目属于B0810铁矿采选，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日），本项目属于“六、黑色金属矿采选业08中的铁矿采选081，单独的矿石破碎、集运”，因此应编制生态环境影响报告表。
本项目前期由云南智深环保科技发展有限公司承接环评编制工作，已于2026年4月29日通过技术评审，后因该公司环境影响评价信用平台被注销（2026年6月），无法继续完成本项目后续报批全部工作。为推进项目环评报批工作，建设单位委托我公司（云南德源绿创环保科技有限公司）承接本项目环评后续全部工作，我公司已重新开展现场踏勘，对原环评报告全部内容开展复核内审，逐条落实专家及技术评审意见，完成报告修改工作，提交给建设单位上报主管部门审批。
2、建设项目基本概况
项目名称：云南沧武矿业有限公司铁矿石配矿建设项目
项目建设单位：云南沧武矿业有限公司
项目建设性质：新建
项目建设地点：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇，中心地理坐标为东经102°11′24.315″，北纬24°1′28.527″。
项目投资：总投资为4950万元，其中，环保投资355.4万元，环保投资占总投资的7.18%，项目建设资金全部由建设单位自筹解决。
劳动定员：本项目劳动定员为20人，均在厂区内食宿，年工作300d，实行2班制，每班8小时，总工作时间为4800小时。
项目地理位置图见附图1，项目周边保护目标分布图见附图5。
3、建设内容及规模
本项目租用新平振鑫开发建设有限公司闲置的空地进行建设，占地面积为20793.94m2，主要建设1个占地面积为9973m2的封闭式生产车间，内设破碎车间、配矿车间、原料堆场、成品堆场、一般固废暂存点和危险废物贮存库等，通过购置安装欧版颚破机、单缸液压圆锥机（A型腔）、单缸液压圆锥机（C型腔）、喂料机、给料机、输送皮带、振动筛、配矿机以及装载机等设备及配套建设环保设施，进行铁矿的破碎加工配矿，建设完成后，形成1条年破碎加工配矿铁矿石100万吨的生产规模，项目工程内容见表2-1所示。
表2-1 项目工程内容一览表
	工程内容
	名称
	建设内容及规模
	备注

	主体工程
	破碎车间
	位于生产车间，建筑面积为2250m2，仅进行块状矿的破碎，块矿约20万吨/a，破碎车间上方布设洒水降尘设施，共布设1条110米的喷雾管道，每10米设置一个喷头，共设置11个喷头，地面水泥硬化（简单防渗），预留进出口。
	新建，1F，建筑面积9973m2，为封闭的车间，车间地面进行硬化处理，布设洒水降尘设施，项目破碎车间、配矿车间、块矿原料堆场、粉矿原料堆场、成品堆场均布设在封闭的生产车间内

	
	配矿车间
	位于生产车间，占地面积为993.5m2，配矿量为100万吨/a，包括破碎的20万吨/a块状矿和外购的粉状矿（80万吨/a），配矿机上方布设洒水降尘设施，共布设1条80米的喷雾管道，每10米设置一个喷头，共设置8个喷头，地面水泥硬化（简单防渗），预留进出口。
	

	储运工程
	堆放矿石区域（建筑面积5788.7m2）
	块矿原料堆场
	位于生产车间，建筑面积为1676m2，仅进行20万吨/a的块状矿堆存，周围布设洒水降尘设施，共布设1条160米的喷雾管道，每10米设置一个喷头，共设置16个喷头，地面水泥硬化（简单防渗），预留进出口。
	

	
	
	粉矿原料堆场
	布设于生产车间，建筑面积为4112.7m2，仅进行80万吨/a的粉状矿的堆存，周围布设洒水降尘设施，共布设1条130米的喷雾管道，每10米设置一个喷头，共设置13个喷头，地面水泥硬化（简单防渗），预留进出口。
	

	
	成品仓库
	布设于生产车间，占地面积为940.8m2，为配矿后的成品堆存，周围布设洒水降尘设施，共布设1条100米的喷雾管道，每10米设置一个喷头，共设置10个喷头，地面水泥硬化（简单防渗），预留进出口。
	新建

	辅助工程
	办公楼
	设置于厂区东北侧，建筑面积为600m2，2F，砖混结构，用于日常办公生活使用。
	新建

	
	宿舍楼
	设置于厂区东北侧，建筑面积为707.6m2，2F，砖混结构，用于日常办公生活使用。
	新建

	
	过磅房
	位于厂区南侧，临近出入口，用于计量出入厂区车辆的重量。
	新建

	
	消防泵房、发配电室、卫生间
	位于生产区北侧，一层，砖混结构，占地面积160m2，用于为厂区各生产设备提供电力。
	新建

	
	消防水池
	设置于生产区北侧，容积约300m3，用于存消防灭火所需的水源。
	新建

	
	生产用水水池
	设置于生产区北侧，容积约130m3，用于为厂区生产提供喷雾用水。
	新建

	公用工程
	给水系统
	自建1.3km的自来水管，接入当地自来水管网。
	新建

	
	排水系统
	本项目实行雨污分流制，初期雨水收集后，汇入初期雨水收集池（130m3），经沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排；生活污水经项目新建的3m3/d的一体化污水处理设施处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后回用于厂区绿化，不外排；项目洒水降尘用水全部蒸发，洗车废水经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。
	新建

	
	供电
	项目用电由当地电网接入，年用电量约350万kW·h/a，经厂区配电房降压后为生产提供电能，用电有保障。
	新建

	环保工程
	废气
	破碎、筛分废气
	集气罩（4个，3台破碎和1台筛分机上方均布设1个）+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）。
	新建

	
	
	配矿废气
	集气罩+布袋除尘器+1根15m排气筒（DA002）。
	新建

	
	
	皮带输送废气
	输送廊道进行封闭输送。
	新建

	
	废水
	生产用水
	生产车间布设洒水降尘装置，每10米设置一个喷头，共布设58个洒水喷头。
	新建

	
	
	生活污水
	1套处理能力为3m3/d的一体化污水
处理设施。
	新建

	
	
	沉淀池
	一个10m3沉淀池，用于处理洗车废水。
	新建

	
	
	中水池
	1个容积不小于18m3的中水池，配套建设于一体化污水处理设施末端。
	新建

	
	
	初期雨水
	1个容积不小于130m3的初期雨水收集池，初期雨水收集沉淀后回用于厂区洒水降尘。
	新建

	
	
	化粪池
	共2个，生产区一个容积为5m3，生活区一个容积为5m3。生产区化粪池污水用密封桶密闭收集
后转运至生活区污水处理站统一处理。
	新建

	
	噪声
	生产设备
	选用低噪声设备、厂房隔声，风机安装消声器。
	新建

	
	固废
	生活垃圾
	在厂区内设置定点垃圾桶收集，而后清运至周边垃圾集中收集点，由当地环卫部门清运处置。
	新建

	
	
	一般固废
暂存间
	布设于破碎筛分车间，设置不低于5m2的一般固废暂存点，严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，主要用于堆存废气治理设施产生的废布袋。
	新建

	
	
	危险废物贮存库
	布设于破碎车间，1间5m2危险废物贮存库，按
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-
2023）的相关要求建设，具体为：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，做好防扬散、防流失、防渗漏等措施。
	新建
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	绿化
	绿化面积1285.93m2。
	新建
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本项目主要运行设备见表2-2。	
表2-2 主要运行设备一览表
	序号
	名称
	型号
	功率
	数量
	用途

	1
	欧版颚破机
	PEV600*900
	90
	1台
	破碎

	2
	单缸液压圆锥机
（A型腔）
	GP200
	160
	1台
	破碎

	3
	单缸液压圆锥机（C型腔）
	GP400
	280
	1台
	破碎

	4
	喂料机
	ZSW9538
	22
	1台
	投料

	5
	给料机
	ZZG0915
	22
	2台
	投料

	6
	输送皮带
	NJQ200-2
	/
	6条
	输送物料
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	振动筛
	2YK2570
	30
	1台
	筛分

	8
	配矿机
	/
	/
	1台
	配矿

	9
	装载机
	/
	/
	1台
	输送物料


5、主要原辅材料及用量
（1）原辅料基本情况
本项目年配矿加工铁矿石100万吨，原料全部外购于云南铁川矿业有限公司，矿石产地为老挝矿区，物料分为块状铁矿石20万吨/年、粉状铁矿石80万吨/年，无其他外来杂矿，原料来源单一、供应稳定。
（2）原铁矿成分
①铁块矿
本项目原料铁矿来源于云南铁川矿业有限公司购买的老挝铁矿石，矿石粒径5-8cm，质地坚硬、结构致密，风化程度极低，泥粉含量少，表面干燥无黏结性，输送及加工稳定性强。铁块矿品位约TFe52.24%，矿石纯度高，二氧化硅、黏土等脉石杂质含量极低，杂质富集风险低，根据红塔区孚信矿产品化验中心的矿石检验报告单，本项目老挝铁矿原块矿具体化学成分（详见附件11），铁块矿见表2-3。
表2-3 老挝铁矿石（块矿）主要成分一览表
	主要元素
	Fe
	As
	SiO2
	H2O
	S
	P

	占比（%）
	52.24
	0.01
	8.56
	5.16
	0.02
	0.08


②铁粉矿
本项目原料铁矿来源于云南铁川矿业有限公司购买的老挝铁矿石，矿石粒≤1cm，以细粒、粉状为主，部分物料存在轻度风化，矿泥含量高；受潮易结团、黏附设备，整体品位极高且稳定，全铁品位约TFe62.41%，少量嵌布微细黏土脉石，整体杂质含量低，是生产高品级铁精矿的优质原料，根据红塔区孚信矿产品化验中心的矿石检验报告单，老挝铁矿粉矿具体化学成分（详见附件12），铁块矿见表2-4。
表2-4 老挝铁矿石（粉矿）主要成分一览表
	主要元素
	Fe
	As
	S
	P
	SiO2
	H2O

	占比（%）
	62.41
	0.04
	0.05
	0.09
	2.26
	7.87


③铁矿放射性检测结果
根据云南省核工业二〇九地质大队对2026年5月15日-2026年6月9日对云南铁川矿业有限公司老挝粉矿和块矿混合样的监测结果，本项目老挝铁矿原料中轴（钍）系单个核素活度浓度均小于1Bq/g，符合要求，检测结果见表2-5。
表2-5 老挝粉矿和块矿混合样检测结果
	送样编号
	检测编号
	分析项目-----C(B)Bq/kg

	
	
	238U
	232Th
	226Ra
	40K

	260508LWHHL
	2634030
	77.1
	52.9
	72.9
	146


（3）原料质量要求
①铁矿原料质量达到TFe：50%～63%；SiO2≤8.0%；TiO2≤8%；脉石与碱度：SiO2≤8.0%（一级品≤6.0%）；Al2O3≤2.5%；S≤0.20%、P≤0.08%（高磷矿严格拒收）、As≤0.02%，Pb≤0.03%，Zn≤0.035%，Cu≤0.05%；K2O+Na2O≤0.30%（防碱金属富集损坏炉体）。
②每批次入场的原料需提供质量合格的化验单，注明产地、品位、批次、日期等相关信息。
③原料内严禁夹带工业固废、尾矿渣、污染矿料等。
④进口铁矿需进行放射性初筛（γ射线），检测结果无异常才能购买，此外建立进口矿全流程台账：境外装港一海运一口岸报关/检疫一内陆运输一进厂一堆放一配矿使用，全程记录单据、检测报告、照片、视频，留存周期>1年。
6、产品方案及规模
本项目建成后年破碎加工配矿100万吨铁矿石（产品铁矿品位约TFe60%左右），使用老挝原铁块状20万吨/年（原铁块矿品位约TFe52.24%）和老挝粉状矿粉80万吨/年（铁粉矿品位约TFe62.41%）进行配矿后得到，该产品主要外售给钢铁企业作为炼钢原料使用，项目产品规模见表2-6所示。
表2-6 项目产品规模一览表
	序号
	产品名称
	规格
	年加工量
	备注

	1
	铁矿石成品
	粒径≤1cm
	100万吨/a
	主要外售给钢铁厂


为保证产品品位，本环评提出以下控制措施：
①分区堆存管理：块矿、粉矿分区单独堆放、标识清晰，严禁混堆错取，杜绝进料品位突变。
②固定比例配矿：严格执行1:4块矿粉矿配比，采用自动化设备精准配料，稳定综合入矿品位，控制入料TFe波动≤ ± 0.3%，杜绝高品位粉矿集中进料。
③动态微调适配：定期抽检来料品位及泥化情况，对风化、泥化偏重的粉矿批次微调下料量，避免泥化物料集中入料造成杂质升高。
④优化破碎机间隙、转速参数，降低破碎冲击强度。定期检查更换破碎机衬板、锤头等易损件，保证破碎粒度稳定，避免设备磨损导致出料不均、工况异常。
⑤定期清理筛网、及时更换破损筛体，防止筛孔堵塞、漏料、混料，保证分级精准，避免含泥细料、粗颗粒杂质混入生产料。筛分合格物料进入缓冲料仓均质稳料，消除瞬时粒度、品位偏差，保证连续均匀进料，稳定分选工况。
⑥落实各工序操作规程，统一不同来料工况的操作参数，杜绝人为操作偏差引发的品位波动。
⑦设备常态化维保：定期检修破碎机、振动筛、配料机及输送设备，保障设备稳定运行，为产品品位管控提供设备保障。
（2）主要能耗
项目原辅料及能源情况详见下表。
表2-7 主要原辅材料一览表
	序号
	名称
	形态
	消耗量
	最大储存量
	来源
	运输方式
	备注

	1
	铁矿石原矿
	固态
	1000000t/a
	45000t/a
	外购
	汽车
	暂存在原料堆场

	2
	水
	/
	8670m3/a
	/
	/
	/
	周边市政供应

	3
	电
	/
	350万kW·h/a
	/
	/
	/
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	柴油
	液态
	65t/a
	/
	/
	/
	附近加油站补给

	备注：本项目装载机使用柴油作为主要燃料，根据建设单位提供的资料，本项目不设柴油储罐，装载机需要的柴油依托附近的加油站进行补给，不在厂区内暂存柴油。


（3）物料平衡
本项目营运期原料物料平衡表见表2-8，物料平衡图详见下图2-1。
表2-8 物料平衡表
	车间
	投入
	产出
	备注

	
	原料
名称
	使用量（t/a）
	类别
	名称
	产出量（t/a）
	

	生产区
	铁矿
粉矿
	800000
	产品
	破碎配矿后的铁矿
成品
	999759.644
	外售

	
	铁矿
块矿
	200000
	其他
	布袋除尘器收集
的颗粒物
	207.5
	

	
	
	
	
	有组织颗粒物
	2.096
	外排

	
	
	
	
	无组织颗粒物
	30.76
	外排

	
	合计
	1000000
	合计
	
	1000000
	

	备注：布袋除尘器收集的颗粒物回用于配矿工段生产，最终全部进入成品，不外排。




图2-1 物料平衡图
7、水平衡
本项目采用雨污分流制，初期雨水经场区初期雨水收集池（130m3）收集后，经沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排。生活污水中食堂含油废水经隔油池预处理后，与其他员工生活污水一同进入化粪池处理后，通过泵输送至项目新建的3m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后回用于厂区绿化，不外排。本项目洒水降尘用水全部蒸发，洗车废水经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。绿化用水优先采用经处理达标的生活污水，不足部分采用新鲜水。
①生活污水
本项目劳动定员为20人，均在厂区内食宿，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T 168-2026），提供住宿的社会工作生活用水量按150L/（人·d）计算，则项目劳动定员用水量为900m3/a（3m3/d），排水量按用水量的80%计算，废水量为720m3/a（2.4m3/d）。生活污水中食堂含油废水经隔油池预处理后，与其他员工生活污水一同进入化粪池处理后经新建的3m3/d的一体化污水处理设施进行处理，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池（18m3），待晴天后回用于厂区绿化，不外排。

②生产车间洒水降尘用水
本项目生产用水主要为洒水降尘用水，根据建设单位提供的资料，本项目在生产车间（原料堆场、破碎筛分车间以及配矿和成品堆场）共布设580米的喷雾管道，每10米设置一个喷头，共设置58个喷头，每个喷头的流量约为10L/h，项目每天喷雾时间约16h，则项目生产车间洒水降尘用水量为9.28m3/d，2784m3/a，该部分用水全部蒸发，不外排。
③道路及空地洒水降尘用水
查询《云南省用水定额标准》（DB53/T 168-2026），场地浇洒用水量为2L/（m2·次），根据建设单位提供资料，本项目道路及空地区占地面积约8258m2，晴天一天3次，全年晴天按265天计，则项目洒水降尘用水49.548m3/d，13130.22m3/a，用水来自初期雨水，不够部分采用新鲜水。
④洗车用水
本项目总运输量为100万t/a，合3333t/d，车辆载重以30t计，平均折合每天运输车辆约为111辆，参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2026）清洁服务自动洗车（中型）用水约36L/（辆·次），考虑本项目运输车辆虽为大型车，但仅进行车轮清洗，冲洗用水量取20L/车·次，则项目运营期车辆清洗用水量为2.22m3/d，666m3/a，该部分废水经沉淀池处理后回用于厂区洒水降尘。
⑤初期雨水
项目运营期会有少量颗粒物自然沉降，落于地面，雨天下雨冲刷地面时，雨水中含有悬浮物，主要为物料粉尘颗粒。环评要求建设单位在厂区四周设置雨水沟渠，收集厂区内初期雨水，初期雨水产生量与场地范围降水、汇水面积、径流系数等因素有关，随季节性变化较大，通常按下式进行计算：
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式中：Q—雨水流量，L/s； 
Ψ—径流系数0.15～0.9，取0.9； 
q —设计暴雨强度，L/s·hm2； 
F —汇水面积，m2； 
玉溪市暴雨强度计算公式：
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式中： P —设计降雨重现期1a，
 t—降雨历时（取30min）。
按照上述公式计算，拟建项目区的暴雨强度为128.1L/秒·hm2。
在设计重现期1年的条件下，本项目分为生活区和生产区，生活区仅为办公生活不考虑初期雨水收集池，生产区占地面积为16962m2，雨水流量为195.55L/s，即703.98m3/h。本次评价考虑对暴雨条件下前10min的雨水进行收集，则暴雨情况下需收集的雨水量为117.33m3/次，本环评要求建设单位在厂区地势较低处设置1个至少130m3的初期雨水收集池，初期雨水经收集、沉淀后回用于厂区洒水降尘。
⑥绿化用水
本项目绿化面积1285.93m2，绿化用水来源于项目自建污水处理站处理后中水，雨天不需绿化浇灌，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T 168-2026）中用水定额园林绿化用水量按2.6L/m2·次计算，绿地用水量为3.34m³/次。晴天一天一次，全年晴天按265天计，则绿化用水量为3.34m3/d，885.1m3/a，绿化用水全部通过植物吸收或蒸发损耗，无废水产生，用水来自处理达标的生活污水，不够部分采用新鲜水。
本项目水量平衡见图2-2，2-3。










图2-2 本项目晴天水量平衡图  单位：m3/d

    
图2-3 本项目雨天水量平衡图  单位：m3/d
8、劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目劳动定员为20人，均在厂区内食宿，年工作300d，实行2班制，每班8小时，总工作时间为4800小时。
9、施工进度和施工周期
项目计划于2026年6月开工建设，施工期约4个月，至2026年9月施工结束。
10、环保投资
本项目总投资4950万元，其中环保投资估算为355.4万元，占总投资7.18%，具体见下表2-9。
表2-9 项目环保投资一览表
	时序
	类型
	项目
	环保建设内容
	投资
（万元）

	施
工
期
	废气
	扬尘
	施工现场四周均要求设置不低于1.8米围挡，场地内洒水；易起尘物料堆存时，需进行遮盖，并保持路面清洁；加强施工期管理，土石方运输采取封闭运输
	9.4

	
	噪声
	机械噪声
	选用低噪声设备，基础减震，合理安排施工时间，合理安排运输路线，机械设备定期进行维修和养护
	6.8

	
	固废
	废包装材料
	回收外售
	0

	
	
	建筑垃圾
	尽量做到开挖平衡，临时堆放场地覆盖、能回收的回收，不能回收的及时清运
	2.4

	
	废水
	施工废水
	1个容积为2m3沉淀池，主要处理施工生产废水，施工废水经沉淀处理后洒水降尘
	0.6

	运
营
期
	废气
	上料
	投料口设置拦挡、车间喷淋、控制落料高度
	0.2

	
	
	破碎、筛分工段
	集气罩（4个，3台破碎和1台筛分机上方均布设1个）+布袋除尘+1根15m排气筒（DA001）
	22.8

	
	
	配矿工段
	集气罩+布袋除尘+1根15m排气筒（DA002）
	18.6

	
	
	皮带输送机
	皮带输送机廊道采用三面遮挡的密闭结构
	3.6

	
	
	无组织粉尘
	生产车间布设洒水降尘装置，每10米设置一个喷头，共布设58个洒水喷头
	2.8

	
	废水
	生活污水
	3m3/d 的一体化污水处理设施（A/O工艺）
	5.6

	
	
	中水池
	容积为18m3的中水池，配套建设于一体化污水处理设施末端
	1.8

	
	
	化粪池
	新建2个，生产区一个容积为5m3的化粪池，生活区一个容积为5m3的化粪池。
	0.8

	
	
	初期雨水
	初期雨水收集池（130m3）
	15

	
	
	沉淀池
	在洗车设施旁修建一个10m3沉淀池
	2.0

	
	噪声
	设备运行
噪声
	封闭厂房，选用低噪声设备；合理布局加工设备，设备安装基础减震垫；定期检查维修设备；合理安排生产时间
	258

	
	固废
	厂区内设置不低于一间5m2的一般固废暂存区，严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
	2.0

	
	
	布设若干垃圾桶，生活垃圾统一收集后，暂存于垃圾收集桶，由当地环卫部门清理清运。
	0.5

	
	
	厂区内设置1间不低于5m2的一般危险废物存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规范进行建设，具体为：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
	2.5

	合计
	355.4




	
工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污节点
1、施工场地
根据施工管理要求，施工场地就近设置在建设用地内，按照施工进度安排，施工期间将施工材料堆放场均布置在项目区内。建筑材料分类堆放，按照施工需要布置在施工工作区空地范围内，做好防护措施，防火防潮，有需要时设置警示标志，保证施工人员安全。由于本工程建设所需预制构件均采取购买的形式，所以施工场地无需布设构件加工、晾晒场。
[bookmark: _Toc499912744][bookmark: _Toc514275427][bookmark: _Toc517166445][bookmark: _Toc507678984][bookmark: _Toc509493924][bookmark: _Toc499913608]2、施工营地
项目施工人员来源为附近的居民，施工期间不设置单独的施工营地，施工人员办公、食宿依托附近的公共设施。
[bookmark: _Toc514275428][bookmark: _Toc517166446][bookmark: _Toc499912745][bookmark: _Toc509493925][bookmark: _Toc499913609][bookmark: _Toc507678985]3、施工人员
项目施工人员来源为附近的居民，严格按施工计划进行施工。根据项目具体情况，项目施工过程中预计施工人员约20人。
4、施工材料来源
[bookmark: _Toc335833715]项目建设所需的主要建筑材料为钢材、水泥、木材等，项目建设砼采用商品混凝土，不设搅拌站，全部外购商品砼；工程建设过程中的钢材、砖块、石块、石板及其它建筑材料，按工程计划购买，临时堆放，所需材料均从附近具有合法手续的单位购买，工程建设不设置砂、石料场。
[bookmark: _Toc23427][bookmark: _Toc17518]5、施工工艺
施工期主要进行“三通一平”、基坑开挖浇筑等基础工程施工，办公楼、生产车间等主体工程的建设、设备的安装、环保设施建设，通水、通电等。项目施工期为4个月。项目施工阶段污染流程见图2-4。


图2-4  施工阶段程序及污染流程图
6、施工期工程施工简述：
（1）本项目主要进行“三通一平”、基坑开挖浇筑等基础工程施工，办公楼、生产车间等主体工程的建设、设备安装及环保设施，在建设过程中，产生的主要污染物为建筑垃圾，主要成分为砖块、砂石块、木材、包装废弃物等。
（2）设备的安装，产生一部分废弃包装物
因此，施工期间存在的主要污染为：施工行为产生的扬尘；施工机械及车辆产生的尾气；施工人员的生活污水和施工废水；施工产生的建筑垃圾、弃土及生活垃圾等固体废弃物；施工机械及运输车辆产生的噪声。
7、施工期工艺流程说明：
本项目施工期主要涉及场地平整、办公生活区和封闭式生产车间的建设、设备安装等，周期较短，施工期4个月，项目施工人员20人，不在厂区食宿，施工过程中污染物主要为施工废水、废气、噪声及固体废物，施工期对环境的影响随着施工期结束而消失。
二、运营期工艺流程及产污节点分析
本项目原料铁矿全部为外购的老挝铁矿，项目对其进行破碎加工和配矿，项目生产工艺流程及产污节点见图2-5。














图2-5 项目生产工艺流程及产污节点示意图
工艺流程简述如下：
（1）外购原料
外购的铁矿石通过汽车运输到原料堆场堆存（块状物料堆存于块矿原料堆场、粉状物料堆存于粉矿原料堆场），该过程会产生原料装卸扬尘及堆场风力扬尘。项目通过将原料堆场布设在封闭的生产车间内，对地面进行硬化，布设洒水降尘设施，加强人工清扫等措施可以有效减少无组织粉尘的逸散。
（2）上料
项目在原料堆场通过装载机将铁矿石送至料斗，项目给料方式为机械给料，装载机从原料堆场抓取原料投进给料斗，此工序主要会产生投料粉尘以及噪声。项目通过将投料口设置拦挡及车间喷淋措施、控制落料高度等措施可以有效减少无组织粉尘的逸散。
（3）颚式破碎（一破）
通过装载机将外购的铁矿石铲装进入颚式破碎机内，通过颚式破碎机将原料破碎后通过皮带输送至单缸液压圆锥机（A型腔），颚式破碎机上方设置集气罩，该工序产生的颗粒物经集气罩收集后，末端布设1套布袋除尘器，经布袋除尘器处理的废气通过1根15m排气筒（DA001）外排，此工序主要污染物为颗粒物、噪声、除尘灰。
（4）圆锥破（二破）
经皮带输送机进入单缸液压圆锥机（A型腔）的物料，再一次经过圆锥破破碎。二破产生的废气经集气罩收集后，末端布设1套布袋除尘器，经处理后的废气通过1根15m排气筒（DA001）外排，此工序主要污染物为颗粒物、噪声、除尘灰。
（5）圆锥破（三破）
经皮带输送机进入单缸液压圆锥机（C型腔）的物料，再一次经过圆锥破破碎。该过程将该过程会产生破碎粉尘及噪声，通过在单缸液压圆锥机（C型腔）上方设置集气罩，对破碎粉尘进行收集，经布袋除尘处理后通过1根15m排气筒DA001排放，此工序主要污染物为颗粒物、噪声、除尘灰。
（6）振动筛分
经圆锥破（三破）后的物料进行筛分，筛分后粒径≤1cm的物料后进入配矿机进行配料工序，大于1cm的物料则继续返回破碎机（三破），即单缸液压圆锥机（C型腔）。该过程会产生筛分粉尘及噪声，通过在筛分机上方设置集气罩，对筛分粉尘进行收集，经布袋除尘处理后通过1根15m排气筒DA001排放，此工序主要污染物为颗粒物、噪声、除尘灰。
（7）配矿
根据客户的需求，原铁矿块矿项目制得的粒径为≤1cm的物料通过配矿机进行混合配料后即制得成品，粉矿则直接进入配矿机进行混合配料后制得成品。配矿产生的废气经集气罩收集后，末端布设1套布袋除尘器，经处理后的废气通过1根15m排气筒（DA002）外排，此工序主要污染物为颗粒物、噪声、除尘灰。
（8）成品外售
经配料混合后的成品，堆存于生产车间的成品堆场内，定期外售给客户。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于新平县扬武镇，根据建设单位提供的中华人民共和国不动产权证书：云（2025）新平县不动产权第0000097号，项目用地性质属于交通服务场站用地（详见附件4），项目已于2026年3月31日取得新平彝族傣族自治县交通运输局同意选址的意见（详见附件5）。项目已于2026年3月31日取得新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府同意选址的意见（详见附件6）。根据2026年3月31日云南新平产业园区管委会办公室召开的“云南新平产业园区管理委员会关于云南沧武矿业有限公司铁矿石配矿建设项目选址专题会议纪要（第一期）”（详见附件9），参会单位主要有县发改局、县工信局、县自然资源局、市生态环境局新平分局、县住建局、县水利局、县林草局、县应急管理局、扬武镇人民政府等相关部门，经与会人员现场实地踏勘，听取项目业主项目基本情况介绍，认为云南沧武矿业有限公司铁矿石配矿建设项目符合国家产业相关政策，一致同意云南沧武矿业有限公司铁矿石配矿建设项目拟选址位置于新平县扬武镇大开门社区甘棠桥对面（云（2025）新平县不动产权第0000097号（XTC(2024)15号地块）。
本项目租用新平振鑫开发建设有限公司空闲的场地进行建设，项目租用场地总面积为50086.36m2，项目实际用地20793.94m2，主要利用外购的铁矿石进行破碎加工配矿，根据现场踏勘和建设单位提供的资料，该空地长期属于闲置状态，不存在地块范围内污染，无原有环境问题遗留。
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[bookmark: _Toc30302][bookmark: _Toc31696]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量现状
（1）环境空气执行标准
项目区属环境空气功能区二类区，环境空气质量六项基本因子执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值中二级标准，氮氧化物和总悬浮颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表2中二级标准，标准值见表3-1。
表3-1 环境空气质量标准
	污染物名称
	取值时间
	标准浓度限值
	执行标准

	二氧化硫
（SO2）
	年平均
	60μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值中二级标准

	
	日平均
	150μg/m3
	

	
	1小时平均
	500μg/m3
	

	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40μgm3
	

	
	日平均
	80μg/m3
	

	
	1小时平均
	200μg/m3
	

	一氧化碳
（CO）
	日平均
	4mg/m3
	

	
	1小时平均
	10mg/m3
	

	臭氧
（O3）
	日最大8小时平均
	160μg/m3
	

	
	1小时平均
	200μg/m3
	

	颗粒物
（PM10）
	年平均
	60μg/m3
	

	
	日平均
	120μg/m3
	

	颗粒物
（PM2.5）
	年平均
	30μg/m3
	

	
	日平均
	60μg/m3
	

	氮氧化物（NOX）
	年平均
	50μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表2中过渡阶段浓度限值中二级标准

	
	日平均
	100μg/m3
	

	
	1小时平均
	250μg/m3
	

	总悬浮颗
粒物
（TSP）
	年平均
	200μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表2中二级标准

	
	日平均
	300μg/m3
	


（2）区域环境空气质量现状
1）区域环境空气质量达标区判定
根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，2024年，玉溪中心城区环境空气质量优良天数比率为99.5%，其余县（市、区）空气质量优良天数比率均达99%以上。全市4个酸雨监测点监测显示，未出现酸雨。新平县环境空气质量满足《环境空气质量标准》二级标准的要求，为环境空气质量达标区。
项目位于玉溪市新平县扬武镇，属于环境空气二类功能区。本次评价采用新平县环境空气质量自动监测点（新平一小）的2024年全年环境空气监测数据进行达标区判定及基本污染物环境空气质量现状评价。环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项基本污染物按照HJ663中各评价项目的年评价指标进行评价，年评价指标中的年平均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标区，基本污染物环境质量现状监测结果如下：
表3-2 新平县空气质量现状评价表（2024年）
	污染物
	年评价指标
	现状
浓度（μg/m3）
	《环境空气质量标准》
（GB 3095-2026）
	评价
结果

	
	
	
	标准值（μg/m3）
	占标率/%
	

	SO2
	年平均质量浓度
	6.09
	60
	10.2 
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	10
	150
	6.7 
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	7.31
	40
	18.3 
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	14
	80
	17.5 
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	24.09
	60
	40.2 
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	55
	120
	45.8 
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	16.78
	30
	55.9 
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	43
	60
	71.7 
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	600
	4000
	15.0 
	达标

	O3
	8h平均第90百分位数
	74
	160
	46.3 
	达标


根据上表，2024年新平县环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3监测结
果均能达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准要求，因此项目所在地为达标区。
2）特征污染物
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
本项目特征评价因子为TSP，为充分了解项目区域TSP环境质量现状，本次建设单位委托云南天倪检测有限公司2026年6月15日-2026年6月17日对项目下风向颗粒物进行监测，监测点位于项目东北约100m处，监测点位于项目5km范围内，符合条件。监测结果详见下表3-3，引用监测布点图详见下图3-1。
表3-3特征污染物TSP环境空气质量监测结果表
	监测点
	监测
因子
	采样日期
	监测期最大值（mg/m3）
	标准限值（mg/m3）
	占标率（%）
	达标
情况

	项目下风向
	TSP
	2026年6月15日
	0.135
	0.3
	45.0 
	达标

	
	
	2026年6月16日
	0.116
	0.3
	38.7 
	达标

	
	
	2026年6月17日
	0.124
	0.3
	41.3 
	达标


根据现状监测结果，项目所在区域TSP能达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表2中二级标准，故项目区域环境空气环境质量为达标区。引用监测布点图详见下图3-1。















          图3-1 项目引用监测点位图本项目

2、地表水环境
（1）地表水环境执行标准
项目生活区距离西侧罗里河约6m（位于项目生产区东侧59m），距离西南侧化念河约170m，项目区地表水由北向西南汇入化念河，随后流入小河底河，小河底河由西北向东南再向西南汇入元江。
根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目所在河段为小河底河峨山-新平农业、工业用水区：由化念水库坝址至新平大开门，全长26.9km，该区经过化念坝子，以农灌功能为主，兼有工业用水。农作物以甘蔗、稻谷、西瓜等热带作物为主，云南新平产业园区绿色钢城片区位于此区域，重点打造钢铁、有色金属配套、装备制造、热区农林业、民族文化旅游、物流商贸服务等产业。2030年水质目标为Ⅲ类。地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体指标见表3-4。
表3-4《地表水环境质量标准》  单位：mg/L，pH除外
	指标
	标准值（Ш类）

	pH
	6-9

	溶解氧
	≥5

	高锰酸盐指数
	≤6

	化学需氧量（CODCr）
	≤20

	五日生化需氧量（BOD5）
	≤4

	氨氮
	≤1.0

	总氮
	≤1.0

	总磷
	≤0.2

	铜
	≤1.0

	锌
	≤1.0

	氟化物
	≤1.0

	砷
	≤0.05

	硒
	≤0.01

	汞
	≤0.0001

	镉
	≤0.005

	铬（六价）
	≤0.05

	铅
	≤0.05

	氰化物
	≤0.2

	挥发酚
	≤0.005

	石油类
	≤0.05

	阴离子表面活性剂
	≤0.2

	硫化物
	≤0.2

	粪大肠菌群(个/L)
	≤10000


（2）地表水环境质量现状
项目生活区距离西侧罗里河约6m（位于项目生产区东侧59m），距离西南侧化念河约170m，项目区地表水由北向西南汇入化念河，随后流入小河底河，小河底河由西北向东南再向西南汇入元江，水质类别执行Ⅲ类水质标准。
离本项目最近的监测断面项目区小河底河上游小河底河化念水库断面，根据玉溪市生态环境局新平县分局2024年地表水水质例行监测报告，具体数据如下：
表3-5小河底河化念水库断面2024年例行监测数据年均值一览表 单位：mg/L
	时间
	监测结果

	
	pH值
（无量纲）
	DO
	高锰酸盐指数
	COD
	BOD5
	氨氮
	总磷

	2024年
	8.0
	7.3
	4.1
	12.6
	1.5
	0.36
	0.144

	GB3838-2002
Ⅲ类水标准
	6~9
	≥5
	≤6
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


根据收集的小河底河化念水库断面2024年监测数据，小河底河化念水库断面监测结果中，年均值水质指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
3、声环境
（1）声环境质量执行标准
本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇，项目用地为交通服务场站用地，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区，其中相邻区域为2类声环境功能区，道路两侧35m范围内执行4a类，本项目厂界东侧与昆磨高速最近直线距离约34m，故执行4a类标准，标准值见表3-6。
表3-6声环境质量标准
	类别
	适用区域
	等效声级〔dB（A）〕

	
	
	昼间
	夜间

	2类
	项目区（北侧、南侧、西侧）
	60
	50

	4a类
	项目区（东侧）
	70
	55


（2）声环境质量现状
本项目位于玉溪市新平县扬武镇，声环境功能区划为2类区，项目北侧、南侧、西侧厂界执行2类，东侧执行4a类，根据声环境功能区的划分要求以及现场调查，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，项目区周围主要声源为高速路交通噪声，项目区域声环境质量现状一般。
4、生态环境
项目租用新平振鑫开发建设有限公司闲置的空地（用地性质为交通服务站场用地）进行建设，不新增占地，根据现场踏勘和相关资料，项目占地范围内已完成场地平整，无原生植被。项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，占地范围内无名木古树、无古建筑和文物保护单位。
5、地下水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不存在地下水污染途径的，原则上不开展环境质量现状调查。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于“G 黑色金属 采选中的：/”，本项目环评类别为：报告表，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据导则要求：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。
根据现场调查，项目区及周围无地下水出露点，区域供水来源于市政供水管网，不涉及饮用地下水，因此本项目不对地下水环境质量现状进行调查。
6、土壤环境现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不存在土壤污染途径的，原则上不开展环境质量现状调查。
本项目为铁矿石破碎加工、配矿生产项目，根据项目建设内容及其对土壤环境可能产生的影响，判定本项目土壤影响类型为污染影响型。参照《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，行业类别属于“其他行业”，项目类别属于Ⅳ类，可不开展环境影响评价工作。因此本项目不对土壤环境质量现状进行调查。
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	1、大气环境保护目标
本项目大气环境保护目标为厂界外500米范围内的国家公园、自然保护区、自然公园、风景名胜区、居住区、文化区、农村地区中人群较集中的区域和其它需要特色保护区域等保护目标。根据现场调查情况核实，项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。
2、声环境保护目标
项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、 地表水环境保护目标
项目生活区距离西侧罗里河约6m（位于项目生产区东侧59m），距离西南侧化念河约170m，项目区地表水由北向西南汇入化念河，随后流入小河底河，小河底河再由西北向东南再向西南汇入元江。故本项目地表水环境保护目标主要为罗里河、化念河和小河底河。
4、地下水环境保护目标
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水环境应明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。经现场调查，项目厂界外500m范围无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。
5、生态环境保护目标
项目位于玉溪市新平县扬武镇，项目场地及周边200m范围内不存在自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境保护目标。
表3-7项目主要保护目标一览表
	项目
	方位
	保护目标
	距离
	保护内容
	坐标
	保护级别

	大气环境
	本项目周边500m范围内无大气环境保护目标

	地表水环境
	生活区西侧
	罗里河
	6m
	河流
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
标准

	
	生产区东侧
	
	59m
	河流
	
	

	
	西南
	化念河
	170m
	河流
	
	

	声环境
	本项目周边50m范围内无声环境保护目标。

	地下水
	厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

	生态环境
	项目位于玉溪市新平县扬武镇，项目场地及周边200m范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境保护目标。
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	1、废气排放控制标准
（1）施工期
施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，标准限值见下表。
表3-8《大气污染物综合排放标准》无组织标准限值 单位：mg/m3
	项目
	无组织排放监控浓度限值

	颗粒物
	1.0


（2）运营期
项目产生的有组织颗粒物和无组织颗粒物排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5和表7中新建企业的排放监控浓度值，详见下表3-9、3-10。
表3-9《铁矿采选工业污染物排放标准》单位：mg/ m3
	污染物
	生产工序或设施（有组织）
	限值
	监控位置

	颗粒物
	选矿厂的矿石运输、转载、矿仓、破碎、筛分
	20
	车间或生产设施排气筒


表3-10《铁矿采选工业污染物排放标准》 单位：mg/ m3
	污染物
	生产工序或设施（无组织）
	限值

	[bookmark: _Toc200182819][bookmark: _Toc200140983]颗粒物
	选矿厂、排土场、废石场、尾矿库
	1.0


2、废水排放标准
（1）施工期
施工期的施工人员均是临时安排，不在项目区内食宿，施工期人员清洁废水和械设备冲洗水和运输车辆清洗水经沉淀池经临时沉淀池（容积约2m3）沉淀处理后，回用于场地洒水降尘，不外排，本次不设排放标准。
（2）运营期
本项目洒水降尘用水全部蒸发，洗车废水经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排；生活污水中食堂含油废水经隔油池预处理后，与其他员工生活污水一同进入化粪池处理后，通过泵输送至项目新建的3m3/d的一体化污水处理设施，经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准中绿化标准限值后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后回用于厂区绿化，不外排，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准中绿化标准限值，详见下表。
表3-11 城市污水再生利用水质标准
	序号
	项目指标
	城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工

	1
	pH
	6.0～9.0

	2
	色（度）
	30

	3
	嗅
	无不快感觉

	4
	浊度（NTU）
	10

	5
	溶解性总固体（mg/L）
	1000

	6
	五日生化需氧量BOD5（mg/L）
	10

	7
	氨氮（mg/L）
	8

	8
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.5

	11
	溶解氧（mg/L）≥
	2.0

	12
	总氯（mg/L）≥
	1.0（出厂），0.2（管网末端）

	13
	氯化物
	不大于350

	14
	硫酸盐
	不大于500

	15
	铁
	-

	16
	锰
	-

	17
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）
	无c

	备注：“-”表示对此项无要求；“C”表示不应检出



3、噪声排放标准
（1）施工期
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）标准值，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。
（2）运营期
运营期北侧、南侧、西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界东侧与昆磨高速最近直线距离约34m，执行4类标准，具体标准限值见下表。
     表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348－2008）
	厂界方向
	声环境功能区类别
	时段

	
	
	昼间
	夜间

	北侧、南侧、西侧
	2类
	60dB（A）
	50dB（A）

	东侧
	4类
	70dB（A）
	55dB（A）


4、固体废物控制标准
项目产生的一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关内容。
危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关内容；危险废物台账执行《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）。

	总量控制
	总量控制：
根据“中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要”，主要污染物减排指标包括氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、总磷。本项目不涉及“十五五”期间总量控制指标。
1、废气
根据工程分析核算，运行期间破碎筛分、配矿产生的废气主要污染物为颗粒物，颗粒物排放量为32.856t/a，其中，有组织颗粒物排放量为2.096t/a，无组织颗粒物排放量为30.76t/a。“十五五”期间颗粒物不作为总量控制指标。
2、废水
本项目无废水外排，不设废水污染物总量控制指标。
3、固体废物
本项目固废处置率能达到100%。
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	1、施工期大气环境保护措施
项目施工期间，对场地进行开挖、平整，办公生活区建设、封闭式厂房建设等，需使用大型机械设备，将产生扬尘及机械尾气，废气均呈无组织排放。
根据项目现场情况调查，施工场地较为平整，开挖量不大，采取相应措施后，对区域大气环境影响较小。
废气环境保护措施：
建筑单位务必做到以下几点：
1）施工现场硬质围挡应连续设置，一般地段的工地围挡高不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。
2）施工现场裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。
3）施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行两次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。
4）易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质。建筑物内施工垃圾清运，应采用器具或管道运输，严禁凌空抛掷。生活垃圾应存放在密封式垃圾站，并及时清运出场。同时，禁止无牌无证车辆进入施工现场。
5）施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。
综上，施工期对空气环境的影响将通过加强管理，并采取有效措施防治，其影响将随着施工的结束而消失，影响较小。洒水降尘、遮盖等环保措施是施工场地扬尘防治的常用措施，也是比较有效的措施，可取得较好的降尘效果。项目施工期采取的措施是可行的。
2、施工期废水环境保护措施
项目施工期间，施工废水主要为施工人员及工具清洗废水。施工人员20人，均不在厂区食宿，用水定额按40L/人，用水量为0.8t/d。生活污水产生系数按0.8计，施工期生活污水产生量为0.64t/d。施工场地地表径流主要为雨天产生，开挖后的场地经雨水冲刷，形成含悬浮物较高的废水。
废水环境保护措施：
施工期的施工人员均是临时安排，不在项目区内食宿，施工期人员清洁废水和机械设备冲洗水及运输车辆清洗水经1个容积为2m3的沉淀池处理后，回用于场地洒水降尘，不外排。
通过采取上述措施后施工期废水对环境影响较小。项目施工期施工人员主要产生少量生活污水及施工废水，污水性质不复杂，污染物浓度低，处理后回用于洒水降尘，不外排。
3、噪声防治措施
噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的，且有大量设备交互作业，因此施工作业噪声将会对本项目内外环境带来一定的影响，本项目采取以下治理措施：
①合理安排作业时间：避开敏感时段施工，避免大量高噪声设备同时运行；避免夜间（22:00~6:00)午间(12:00~ 14:00)进行产生噪声污染的施工作业。
②合理布局施工现场：高噪声施工机械尽量布置在远离周围敏感点的一方，同时应避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。
③降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，固定机械设备采取排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。
④降低人为噪音：按照规定操作机械设备，应遵守作业规定，减少碰撞噪声，禁止施工人员抛掷物品，搬运时尽量轻拿轻放。
4、固体废物防治措施
项目施工期间产生的固体废物主要有建筑垃圾、设备安装产生的包装材料以及施工人员产生的生活垃圾。
（1）包装材料
本项目主要进行设备的安装以及调试，产生的垃圾为设备包装材料等，包装材料由设备安装厂家直接带走回收利用。
（2）生活垃圾
施工人员主要为附近居民，生活垃圾统一袋装收集后，送至附近的垃圾暂存点，委托当地环卫部门清理清运。
（3）建筑垃圾
施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如含石、砂的杂土等及时清运到新平县政府部门指定的建筑垃圾堆放场，严禁随意倾倒、填埋，从而可以避免工程废料造成二次污染。
（4） 土石方
[bookmark: _Toc466880135][bookmark: _Toc440366196][bookmark: _Toc449017564][bookmark: _Toc6234544][bookmark: _Toc454784742][bookmark: _Toc430874260][bookmark: _Toc13549][bookmark: _Toc448408121][bookmark: _Toc447637351][bookmark: _Toc417328192]经土石方平衡分析，本项目共预计产生开挖土石方0.12万m³，回填土石方0.12万m³，无弃方产生，详见下表：
表4-1 土石方平衡及流向分析表 单位：万m³
	名称
	挖方
	填方
	调入
	调出
	外借
	废弃

	
	一般土
石方
	一般土
石方
	绿化
覆土
	小计
	数量
	来源
	数量
	去向
	数量
	来源
	数量
	去向

	建构筑物区①
	0.049
	0.049
	
	0.049
	
	
	
	
	
	
	0
	

	道路及硬化区②
	0.008
	0.008
	
	0.008
	
	
	
	
	
	
	0
	

	绿化区③
	0.063
	
	0.063
	0.063
	
	
	
	
	
	
	0
	

	合计
	0.12
	0.12
	0.063
	0.183
	0.126
	
	0.063
	
	
	
	0
	

	备注
	①为建构筑物区；
②为道路及硬化区；
③为绿化区；
本表涉及数据均转换为自然方；开挖+调入+外购=回填+调出+弃方


5、生态环境
施工期间将进行土地平整、建筑物基础开挖、道路修筑等施工活动，若不加强管理，将造成表土裸露、松动，土壤抗蚀能力减弱，雨季侵蚀强度加大。项目施工对生态环境的影响主要是水土流失的影响，对原地貌造成破坏。
生态防治措施：
（1）严格控制施工作业带，规范施工，避免对占地面积外的土地进行扰动；
（2）施工期地基开挖、工程建设期土石方及时回填；
（3）施工迹地及时清理恢复，种植绿化植被等。









	运营期环
境保
护措施
	[bookmark: _Toc11393]4.2运营期环境影响和保护措施
4.2.1大气环境影响及保护措施
一、废气
本项目运营期产生的废气主要为有组织颗粒物和无组织颗粒物，其中，有组织颗粒物主要为破碎、筛分、配矿工段产生的颗粒物，无组织颗粒物主要来源为破碎、筛分、配矿工段无法有效收集的颗粒物、投料颗粒、物粉矿原料堆场（含堆场装卸料扬尘）、块矿原料堆存（含堆场装卸料扬尘）、成品堆场（含堆场装卸料扬尘）、车辆运输扬尘及进出车辆尾气。
[bookmark: _Toc4018][bookmark: _Toc9600]1、有组织颗粒物产排情况
（1）破碎筛分、配矿颗粒物产生量
A.破碎筛分工段
根据工程分析可知，项目年加工配矿100万吨铁矿石（20万吨块矿石，80万吨粉矿），其中，仅20万吨进行破碎、筛分。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“0810铁矿采选行业系数手册”可知，项目破碎、筛分工段产生的颗粒物产污系数为0.66kg/t-产品，则项目破碎、筛分工段产生的颗粒物为132t/a。
表4-2破碎筛分工段废气污染物排放一览表
	排放方式
	污染物
	产生工段
	产生量（t/a）

	有组织DA001
	颗粒物
	破碎筛分
	132


B. 配矿工段
项目根据客户对不同品位铁矿石的需求，采用固定矿石配料机对不同品位的铁矿石进行配料混合，该过程会产生配矿粉尘。本项目为黑色金属矿采选业08中的铁矿采选业081中的单独的矿石破碎、集运，主要是外购铁矿进行破碎筛分配矿生产铁矿石，经查询，本行业无相关配矿工段源强核算系数手册及技术指南予以参照，配矿工段产污系数参照水泥制品制造产污系数可行性主要有以下几点：
①配矿工艺（混合搅拌）与水泥制品制造中生产工艺（物料混合搅拌）类似；
②铁矿和水泥制品两者均为散状物料的配比、混合、输送核心工序，粉尘产生机理高度一致；
③铁矿配矿产污节点与水泥制品混料搅拌产污节点类似；原料（铁矿粉/砂石、水泥）经投料、搅拌、转运时，因颗粒碰撞、落差冲击及气流夹带形成扬尘；无组织排放主要源于投料口、卸料点及输送转接处，有组织排放则对应密闭工段的集气除尘环节。
综上所述，铁矿配矿工段与水泥制品的物料混合搅拌工段的生产工艺、产尘机理、产污节点相似，因此，参照水泥制品物料混合搅拌产污系数核算铁矿配矿工段废气污染物产生量可行。
参考2021年6月11日生态环境部公布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《工业源产排污核算方法和系数手册》里的《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中水泥制品制造物料混合搅拌产污系数为0.13（单位为千克/吨-产品）。本项目年加工配矿100万吨铁矿石，则项目配矿工段产生的颗粒物为130t/a。
表4-3 配矿工段废气污染物排放一览表
	排放方式
	污染物
	产生工段
	产生量（t/a）

	有组织DA002
	颗粒物
	混合搅拌（配矿）

	130


（2）废气污染物的收集治理措施
①集气罩收集效率的确定
本项目拟在破碎机（3台）、筛分机（1台）上方各设置集气罩，然后通过风机引至布袋除尘器对产生的废气进行处理（除尘效率为99%），处理后通过一根15m高排气筒DA001排放。本项目拟在配矿机器（1台）上方各设置集气罩，然后通过风机引至布袋除尘器对产生的废气进行处理（除尘效率为99%），处理后通过一根15m高排气筒DA002排放。
项目破碎筛分、配矿进出料口产尘点设置集气罩收集生产过程中产生的粉尘，由于未能找到国家及云南省关于行业废气的收集效率，且未能找到相关的计算方法，本次环评参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.0版本），本项目拟采取的集气方式属于其中的半密闭罩，收集效率见表4-4。
表4-4 收集效率表（摘录）
	收集方式
	收集效率
	达到上限效率必须满足的条件，否则按下限计

	车间或密闭间进行密闭收集
	80%～95%
	其中达到上限的条件为：屋面现浇，四周墙壁或门面等密闭性好。收集总风量能确保开口处保持微负压（敞开截面处的吸入风速不小于0.5m/s），不让废气外泄。


本项目生产区在封闭的厂房内、门窗等密闭性较好，根据表4-3，本环评要求逸散点敞开截面控制风速不小于0.5m/s，废气收集方式为污染源上方设集气罩收集，集气罩的收集效率按80%计。本项目在破碎筛分和配矿工段上方设置集气罩，收集效率按80%计。
②风机风量
项目拟在破碎、筛分工段设备上方布设集气罩收集项目产生的有组织废气，共布设4个集气罩；在配矿工段设备上方布设集气罩收集项目产生的有组织废气，共布设1个集气罩。
参考《大气污染控制工程》（第三版）中的集气罩的设计规范，顶吸集气罩的风量计算公式如下集气罩的设置如下：
F=A×B
式中：F—罩口面积，m2；
A、 B—矩形顶吸罩两边，m；
根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中第6.4.3章节的相关要求，对于悬挂高度低于1m的集气罩，罩口尺寸应每边扩大150—200mm，本次评价取值150mm。
依据《三废处理工程技术手册-废气卷》按下式计算得出项目集气罩风量：
Q=V×F×β×3600
式中：Q——设计风量（m3/h）；
V——集气罩进口风速m/s，根据手册以较低的速度散发到较平静的空气中，最小吸入速度为0.5-1.0之间，根据建设单位提供的资料，集气罩上方拟设置的顶吸罩为两边敞开式，本项目罩口平均风速按0.8m/s计。
F——集气罩面积m2；根据建设单位提供资料，设备均为密闭设备，集气罩工作面积考虑设备进出口处面积，项目破碎设备（3台）集气罩工作面积长度约2.0m×0.6m；项目筛分设备（1台）集气罩工作面积长度约2.5m×0.7m。经计算，破碎筛分工段总集气罩罩口面积为5.35m2。项目配矿机（1台）集气罩工作面积长度约2.2m×1.8m，集气罩罩口面积为3.96m2。 
β——安全系数，取1.05。
经计算，本项目破碎、筛分共布设4个集气罩（3个破碎工段，1个筛分工段），则本项目引风量为16178.4Nm3/h，考虑风管风量损耗，设计略大于理论计算的最大风量，本次评价提出设置引风量不小于20000Nm3/h的引风机将破碎筛分废气引至布袋除尘器进行处理。
经计算，配矿工段集气罩投影面积为2.2m×1.8m=3.96m2，配矿工段集气罩引风量为11975Nm3/h，考虑风管风量损耗，设计略大于理论计算的最大风量，本评价按1.2倍计，则风机风量为14370Nm3/h，本次评价提出设置引风量不小于15000Nm3/h的引风机将配矿废气引至布袋除尘器进行处理。
③废气设施治理效率
布袋除尘器处理效率参照《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》为98%-99%，本次评价按99%计。
（3）有组织废气排放量
A.破碎筛分工段
项目破碎、筛分工段产生的颗粒物分别经各自配套建设的集气罩收集后，末端布设1套布袋除尘器，经处理后的废气通过1根15m排气筒（DA001）外排。集气罩收集效率按照80%计，布袋除尘效率按99%计，风机风量为20000Nm3/h，年工作300天，实行2班制，每班8小时，总工作时间为4800小时，则废气量为9600万Nm3/a，根据上文可知项目破碎筛分颗粒物产生量为132t/a，则排放量为1.056t/a，排放速率为0.22kg/h，排放浓度为11mg/m3。
表4-5 破碎筛分工段废气污染物排放一览表
	排放方式
	污染物
	产生工段
	产生量（t/a）
	治理措施
	排放量（t/a）
	排放浓度

	有组织
DA001
	颗粒物
	破碎筛分
	132
	集气罩（80%）+布袋除尘（99%）
	1.056
	11mg/m3


B.配矿工段
项目年加工配矿100万吨铁矿石，项目通过将固定矿石配料机底部及输送皮带密闭，并设置一套布袋除尘器，将配料过程中产生的粉尘通过集气罩收集（因投料过程中有部分粉尘无法收集而逸散，收集效率按80%计）至布袋除尘器（处理效率按99%计）处理后通过1根15m排气筒（DA002）外排，风机风量为15000Nm3/h，年工作时间为4800h，根据上文可知项目配矿工段颗粒物产生量为130t/a，则配矿工段废气排放量为1.04t/a，排放速率为0.22kg/h，排放浓度为14.4mg/m3。
表4-6 配矿工段废气污染物排放一览表
	排放方式
	污染物
	产生工段
	产生量（t/a）
	治理措施
	排放量（t/a）
	排放浓度

	有组织
DA002
	颗粒物
	配矿
	130
	集气罩（80%）+布袋除尘（99%）
	1.04
	14.4mg/m3


[bookmark: _Toc20892][bookmark: _Toc11301]2、无组织废气
[bookmark: _Toc21103][bookmark: _Toc27856][bookmark: _Toc1839][bookmark: _Toc21579]（1）投料颗粒物
在生产过程中采用装载机对原矿进行投料，投放至料仓内，产生的粉尘与天气及举铲高度和投料速度有关，即投料速度较快以及举铲较高时引起粉尘的排放量较大。
本项目年工作300天，平均每天需投原料矿3333t/d。项目矿铲斗容量约3.0m3的装载机进行投料。投料粉尘产生情况采用交通水运研究所或武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算，经验公式为：
[image: ]
式中：Q——物料装车时机械落差起尘量：kg/s；
H——物料落差，m；装载铲斗与投料口间距，取0.5m；
μ——平均风速，m/s；项目装卸车位于封闭的车间内，平均风速按0.6m/s计；
ω——物料含水率，%；取8%；
t——物料装车所需时间，t/s；装载机每铲容量为3t，每铲物料下落时间为1s，则物料投料所需时间为3t/s。
装载机每铲容量约为3t，每铲物料下落时间取1s，项目每天装运约3333t物料，即相当于项目投料时，物料下落的总时间为每天1111s，每年92.58h。则由经验公式计算，物料装车时机械落差起尘量为0.0002kg/s，可得出项目因投料每年产生的扬尘量约为0.066t/a。环评要求投料口设置于厂房内，同时，厂房内设置喷淋装置进行洒水抑尘，厂房地面进行硬化，定期清扫，采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中附录4粉尘控制措施控制效率，洒水措施抑制效率为74%，附录5中堆场类型控制效率，密闭车间抑制效率为99%，半敞开式抑制效率为60%，本项目为封闭车间，达不到密闭，因此按半敞开式计算，因此，投料颗粒物在车间内综合抑制效率可达到89.6%，则投料颗粒物排放量为0.0068t/a，排放速率为0.0014kg/h。



表4-7 投料粉尘废气污染物产排情况一览表
	排放方式
	污染物
	产生工段
	产生量（t/a）
	治理措施
	排放量（t/a）

	无组织
	颗粒物
	投料
	0.066
	封闭车间（60%）+
洒水（74%）
	0.0068


[bookmark: _Toc8816][bookmark: _Toc21317]（2）破碎、筛分和配矿工段无法有效收集的废气
项目破碎、筛分产生的废气为132t/a，集气罩收集效率为80%，无法有效收集的部分颗粒物为26.4t/a，配矿工段产生的废气为130t/a，集气罩收集效率为80%，无法有效收集的部分颗粒物为26t/a，则本项目破碎、筛分和配矿工段无法有效收集的无组织废气颗粒物为52.4t/a，项目整个生产工序（破碎、筛分和配矿）布设于封闭的车间内，厂房内设置喷淋装置进行洒水抑尘，定期清扫，颗粒物综合抑制效率按89.6%计，则本项目破碎、筛分、配矿颗粒物的无组织排放量约为5.45t/a，排放速率为1.13kg/h。
表4-8 破碎、筛分、配矿工段未收集废气污染物产排情况一览表
	排放方式
	污染物
	产生工段
	产生量（t/a）
	治理措施
	排放量（t/a）

	无组织
	颗粒物
	破碎筛分
	26.4
	封闭车间（60%）+
洒水（74%）
	2.746

	无组织
	颗粒物
	配矿
	26
	封闭车间（60%）+
洒水（74%）
	2.704


[bookmark: _Toc21236][bookmark: _Toc11528]（3）堆场扬尘（含堆场装卸料扬尘）
本项目堆场扬尘主要为原料堆场扬尘和成品堆场扬尘。
采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中核算方法进行核算，粉矿堆场扬尘（含堆场装卸扬尘）产生量核算：


式中：P—堆场扬尘产生量（t）；
ZCy—装卸扬尘产生量（t）；
FCy—风蚀扬尘产生量（t）；
NC—年物料运载车次（车），取33333车/a；
D—单车平均运载量（t/车），取30t/车；
（a/b）—装卸扬尘概化系数（kg/t），a—各省风速概化系数取0.0009；b—物料含水率概化系数，取0.0074；
Ef—堆场风蚀扬尘概化系数（kg/m2），铁矿石取0；
S—堆场占地面积（m2），本项目原料堆场面积5788.7m2，成品堆场面积940.8m2。
经计算，本项目原料堆场扬尘（含装卸扬尘）产生量约为121.62t/a，成品堆场扬尘（含装卸扬尘）产生量约为121.62t/a。本项目原料堆场设置为三面围挡加盖顶棚的封闭车间，堆场内设置喷淋装置进行洒水抑尘；堆场地面进行硬化，定期清扫；规范堆存，文明装卸，最大限度降低堆场物料堆存量和物料落差。则粉矿堆场扬尘（含装卸扬尘）排放量核算如下：


式中：P—堆场扬尘产生量（t）；
UC—堆场扬尘排放量（t）；
Cm—堆场扬尘控制措施控制效率（%），本项目堆场设置洒水降尘装置，处理效率为74%，即Cm取值按74%计；
Tm—堆场类型控制效率（%），本项目原料堆场位于封闭的车间内，本次评价考虑到密闭效果可能无法达到99%的控制效率，按半敞开式计，即Tm取60%。
经计算，本项目原料堆场扬尘（含装卸扬尘）排放量约为12.65t/a，1.44kg/h，本项目成品堆场扬尘（含装卸扬尘）排放量约为12.65t/a，1.44kg/h，均以无组织形式排放。
表4-9 堆场扬尘废气污染物产排情况一览表
	排放方式
	污染物
	产生工段
	产生量（t/a）
	治理措施
	排放量（t/a）

	无组织
	颗粒物
	原料堆场
	121.62
	封闭车间（60%）+
洒水（74%）
	12.65

	[bookmark: _Toc9438][bookmark: _Toc22525]
	颗粒物
	成品堆场
	121.62
	封闭车间（60%）+
洒水（74%）
	12.65


[bookmark: _Toc19326][bookmark: _Toc23853]（4）运输扬尘
运输扬尘主要是车辆经过带起的粉尘，尤其是在旱季，有间断的粉尘产生，运输过程产生的粉尘量主要由运输量、运输距离以及路面状况确定。项目生产区车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：
Qy=0.123*(V/5)*(M/6.8) 0.85 *(P/0.5)0.75
式中：Qy：交通运输起尘量，kg/km·辆；
V：车辆行驶速度，km/h；
P：路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，按0.1kg/m2；
M：车辆载重，t/辆；
根据总平面布置及生产地势情况，项目厂区道路主要用于运输原料及成品，厂内运距均较短。本项目年运入原料量和成品约100万t，总运输量200万t。即运输量平均约6667t/d（按300d计）计算，项目运输车核载运输量约为30t，则平均每天发车空、重载各约223辆（次）；空车重约10.0t，重车重约40.0t，本项目车辆在厂区行驶距离按200米计，空车速度按10km/h行驶，重车速度按5km/h行驶，经计算，空车交通运输起尘量为0.102kg/km·辆，重车交通运输起尘量为0.166kg/km·辆，则经计算总扬尘量为0.012t/a。环评建议建设单位对运输路面采取洒水降尘、及时清扫路面的措施，扬尘量可减少约70%，则排放量约为0.0036t/a，0.0008kg/h，呈无组织排放。
[bookmark: _Toc19089][bookmark: _Toc32046]（7）进出车辆尾气
项目营运期使用的运输车辆、装卸机主要以柴油为原料，加上重型机械的尾气排放量比较大，尾气的排放使区域大气环境受到一定的污染，尾气中所含的污染物主要有CO、THC等。
综上所述，本项目废气产排措施、排放情况一览表详见下表4-10。
表4-10 项目废气产排情况一览表
	排放口编号
	产污
环节
	污染物
	产生量t/a
	治理措施
	排放情况

	
	
	
	
	处理
工艺
	收集效
率%
	去除效率%
	排放量t/a
	速率
kg/h
	浓度mg/m3

	有组织DA001
	破碎
筛分
	颗粒物


	132
	集气罩+
布袋除尘
	80
	99
	1.056
	0.220 
	11

	有组织DA002
	配矿
	
	130
	集气罩+
布袋除尘器
	80
	99
	1.04
	0.217 
	14.4

	无组织

	投料
粉尘
	
	0.066
	投料口拦挡+洒水喷淋
	/
	89.6
	0.0068
	0.0014 
	/

	
	破碎
筛分
	
	26.4
	密闭车间+
洒水降尘
	/
	89.6
	2.746
	0.572
	/

	
	配矿
	
	26
	密闭车间、
洒水降尘
	/
	89.6
	2.704
	0.563
	/

	
	原料
堆场
	
	121.62
	密闭车间+
洒水
	/
	89.6
	12.65
	1.44 
	/

	
	成品
堆场
	
	121.62
	
	/
	89.6
	12.65 
	1.44 
	/

	
	运输
扬尘
	
	0.012
	洒水降尘+及时清扫
	/
	70
	0.0036
	0.0008 
	/

	合计
	/
	
	557.72
	/
	/
	/
	32.856
	/
	/



2、排放口情况
（1）排气筒高度设置合理性分析
根据《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）中4.2.7，产生大气污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集系统和集中净化处理装置，达标排放。所有排气筒高度应不低于15m。排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。本项目生产厂房高度为11m，生活区办公楼宿舍楼为2层高，每层约3m，总高度约6m，项目周围半径200m范围内其他无建筑物，本项目排气筒高度为15m，排气筒高度符合要求。
（2）排放口基本情况
本项目共设置2个有组织排放口，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可管理类别为登记管理，本次评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）执行，本项目排放口为一般排放口，排放口基本情况详见下表。
表4-11 排放口基本情况一览表
	编号及名称
	排放高度/m
	排气筒内径/m
	温度/℃
	类型
	地理坐标
	排放标准
	标准浓度

	
	
	
	
	
	东经
	北纬
	
	

	DA001
	15
	0.5
	30
	一般排放口
	102.11220820
	24.012980233
	执行《铁矿采选工业污染物排放标
准》（GB28661-20
12）表5限值
	颗粒物

	
	
	
	
	
	
	
	
	20mg/m3

	DA002
	15
	0.5
	30
	
	102.11216185
	24.01275621
	
	颗粒物

	
	
	
	
	
	
	
	
	20mg/m3


3、大气环境影响分析
（1）有组织废气达标情况分析
本项目破碎、筛分工段产生的废气通过集气罩+布袋除尘处理后，通过1根15m排气筒（DA001）外排，配矿工段的废气经集气罩+布袋除尘器处理后，通过1根15m排气筒（DA002）外排，排气筒达标情况分析详见下表。
表4-12 项目颗粒物有组织排放达标分析表
	序号
	污染源
	污染物
	项目排放浓度
	标准限值
	达标情况

	1
	破碎、筛分工段（DA001）
	颗粒物
	11mg/m3
	20mg/m3
	达标

	2
	配矿工段（DA002）
	颗粒物
	14.5mg/m3
	20mg/m3
	达标



（2）项目区排放的无组织废气影响分析
本项目生产线均设置于封闭生产车间内，项目无组织废气主要来源于原料堆存、配料粉尘、皮带运输阶段等会因为物料的振动而发生粉尘逸散，生产车间封闭建设、主要产尘点（破碎、筛分、配矿）配套设置了袋式除尘器，厂房内设置喷淋设施，运输皮带进行封闭处理，可有效减少粉尘的逸散，无组织废气对外界环境的影响很小。为杜绝项目大气污染物非正常排放，项目设置专职人员对除尘器定期巡检，避免堵塞。项目各大气污染防治措施的设置是可行的。因此，本项目采用的废气处理设施是有效可行的。
综上所述，项目厂界无组织颗粒物可实现达标排放，故采取的无组织废气治理设施有效可行。
（3）大气环境防护距离
项目最近敏感点为东南侧约1469m处的阿者村，为项目侧风向，根据工程分析，项目颗粒物能达标排放，项目区自然扩散条件较好，因此项目无组织废气经空气、距离扩散后对周边关心点环境影响较小。
根据工程核算分析，项目大气污染物排放全面达标，厂界周边无近距离敏感目标。本项目为生态环境影响报告表，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行），本项目无需设置大气专章，根据相关导则及编制规范，本项目不设置大气环境防护距离。
（4）非正常排放影响分析
根据项目污染物源强及治理措施情况，非正常工况主要考虑废气处理装置失效，导致废气处理效率下降到50%，主要考虑的污染因子为颗粒物，类比同类项目年发生频次小于1次/年，单次持续时间以1h计，非正常排放量核算见表4-13。
表4-13 污染源非正常排放量核算表
	序号
	非正常排放源
	污染物
	非正常
排放原因
	频次
	持续时间
	排放量（kg/h）
	非正常排放浓度(mg/m3)
	标准限值浓度mg/m3
	达标情况

	1
	DA001
	颗粒物
	污染防治设施故障（布袋除尘效率按50%计）
	1次/年
	1h
	11
	550
	20
	超标

	2
	DA002
	颗粒物
	
	
	
	10.8
	720
	20
	超标


由上表可知，项目废气处理设施出现故障时，废气排放浓度有所增加，DA001和DA002排放浓度超标排放，从保护环境的角度出发，本评价要求建设单位及时更换布袋，保证去除效果，当出现设备故障时，应及时停止生产，并对处理设施进行检修。为预防非正常情况的发生，本评价拟采取以下防范措施： 
①平时注意废气处理设施的维护，及时检查废气处理装置的有效性和设备的运行情况，确保废气处理系统正常运行，及时更换废布袋；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，降低非正常排放概率，或使影响最小。 
②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 
③对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。
4、废气治理可行性分析
本次可行技术主要参照《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-003，环境保护部公告2010年第38号）表3的相关要求，详见下表。
表4-14 钢铁行业采选矿工艺大气污染防治最佳可行技术
	污染物产生设施
	污染物种类
	适用条件
	推荐可行技术
	本项目处理工艺
	对比说明

	末端治理
	颗粒物
	已建和新建矿山破碎筛分系统除尘
	袋式除尘器
	本项目破碎、筛分工段产生的废气经集气罩+布袋除尘器处理后，通过1根15m排气筒（DA001）外排
	与推荐技术一致，为可行技术

	
	
	
	
	本项目配矿工段产生的废气经集气罩+布袋除尘器处理后，通过1根15m排气筒（DA002）外排
	与推荐技术一致，为可行技术


根据上表对比分析可知，本项目废气治理设施为《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》中推荐的可行技术，根据上文分析可知，本项目产生的废气均能够实现达标排放，因此，项目采用的废气处理设施是有效可行的。
[bookmark: _Toc1237]5、大气污染无组织粉尘防治措施要求
本项目大气污染防治严格执行《铁矿石仓储服务规范》（WB/T1094-2018）相关要求，对物料储存、输送、装卸、转运及运输全过程实施粉尘管控，具体措施如下：
物料储存：配套建设封闭车间及辅助设施，所有铁矿石散状物料全部在车间内存放，严禁露天堆放；生产车间结构满足密闭、防风、防尘要求，定期检查维护，确保无破损漏风。
物料输送：所有物料输送廊道、皮带机通廊全封闭，车间内配套喷雾喷淋装置，有效抑制输送过程粉尘逸散。
转运与装卸：在卸料、配料、装车等转运场所设置固定式喷雾喷淋降尘系统，作业时持续喷淋，保持物料表面湿润；大风天气加密喷淋频次，风速≥6级时停止室外装卸、转运作业。
道路与运输扬尘：场内运输道路全部硬化，安排专人每日清扫、定时洒水，抑制道路积尘起尘；运输车辆采用篷布全覆盖密闭遮盖，严禁敞篷、超载运输；厂区出入口设置车辆冲洗平台，出场车辆必须冲洗轮胎、车身及底盘，杜绝带料上路；场内限速5km/h，场外运输规划专用路线、避开敏感点，运输作业以昼间为主，严控夜间运输。
建立环保设施日常巡检与维护制度，确保密闭设施、喷淋系统、除尘装置长期稳定运行；加强人员环保培训，规范作业流程，严格控制粉尘无组织排放。
5、物料运输产生的大气影响分析
项目原矿和破碎、筛分、配矿后的铁矿均采用核载运输量约为30t的汽车进行运输，运输途中会产生少量的扬尘污染，同时会对沿途的交通运输路线造成一定的影响和对运输途中沿途的居民造成噪声污染，为预防和减轻项目建成后对外环境的影响，本次环评要求建设单位采取以下措施来减少项目对外环境的影响，具体如下：
（1）严禁超高运输，降低装载物料的高度，保证装料高度不超过车厢边沿，并在装车完毕后洒水增湿料面，最后加盖苫布，减少运输过程中车辆产生的扬尘。
（2）委托运输时应查看车辆是否已经过汽车尾气年检，不得委派尾气排放不达标的车辆运输，并要求委托车辆使用符合国家标准的燃料油。
（3）加强对司机的环境保护意识，严格控制机动车辆鸣笛、刹车和其他音响信号装置噪声等偶发噪声，在车辆路过村庄外围时应减速慢行（车速≤35km/h）、禁鸣喇叭，减轻交通噪声对附近村屯敏感点的影响。
（4）优化运输路线。统一规划场内、场外专用运输路线，场内车辆沿既定道路通行；场外运输优先选择工业道路、市政主干道，主动避让村庄、住户等环境敏感区域，减少扬尘对沿线区域的影响。
（5）车辆冲洗保洁厂区出入口设置车辆冲洗平台及配套沉淀池，所有出场车辆必须对车身、轮胎、底盘进行全面冲洗，清除附着矿料与泥土。冲洗废水经沉淀处理后循环回用，定期对沉淀池清淤维护，保障设施正常运行。
（6）道路硬化与日常保洁场内运输道路全部硬化处理，保持路面平整完好。安排专人定期清扫路面散落矿料与积尘，干燥、大风时段增加洒水喷淋频次，保持路面湿润，抑制二次扬尘。
（7）运输经过村庄、农田时要减速慢行，合理调配运输时段，尽量避免在午休等居民正常休息时段经过城镇外围。
通过采取上述措施，本工程建成后，对外环境的影响相对较小。
6、自行监测一览表
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（以后续更新为主），本项目排污许可管理类别为登记管理，由于我国未发布黑色金属选矿行业排污单位自行监测技术指南，所以本项目参照《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）执行，具体详见下表。最终自行监测要求根据项目排污许可证要求落实。
表4-15 项目废气自行监测一览表
	类别
	监测
点位
	监测
指标
	监测频次
	执行标准
	限值
	备注

	废气
	DA001
	颗粒物
	1次/年
	执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5有组织排放限值
	浓度
	20mg/m3
	有组织

	
	DA002
	颗粒物
	
	
	
	
	

	
	厂界
	颗粒物
	1次/季度
	执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7有组织排放限值
	浓度
	1mg/m3
	无组织

	备注：废气排放口规范化要求：排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求


7、大气环境影响评价结论
根据新平县环境空气质量自动监测站2024年全年长期监测数据统计可知，项目所在地的环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准要求，所在区域环境空气质量达标，为达标区。根据委托云南天倪检测有限公司对本项目下风向颗粒物（东北100m处）的监测结果可知，项目所在区域环境空气中的TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级标准要求。同时，本项目采用的污染治理措施均为排污许可技术规范中的可行技术，项目运营期主要大气污染物均能达标排放，本项目周边500m范围内无大气环境保护目标，因此，环境空气影响在可接受范围内。


二、地表水环境影响和保护措施
1、废水产排情况
本项目采用雨污分流制，初期雨水经场区初期雨水收集池（130m3）收集后，经沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排。项目员工在厂区就餐和住宿，废水主要为员工生活污水、食堂废水，项目洒水降尘用水全部蒸发，洗车废水经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。
根据工程分析，本项目生活用水量为3.0m3/d，生活污水排放量为2.4m3/d。生活污水中主要污染因子为pH、CODCr、BOD5、氨氮、总氮、SS、总磷、动植物油等。生活污水中食堂含油废水经隔油池预处理后，与其他员工生活污水一同进入化粪池处理后经项目新建的3m3/d的一体化污水处理设施处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后回用于厂区绿化，不外排。本项目生产用水主要为洒水降尘用水，该部分用水全部蒸发，不外排。
生活污水水质数据参照《城市污水回用技术手册》（金兆丰、徐竟成等编著，化学工业出版社，2004年版），根据《我国城市生活污水水质统计数据》，各种污染物的浓度分别为CODCr：400mg/L，BOD5:220mg/L，SS：300mg/L，NH3-N：20mg/L，动植物油：50mg/L，TN：40mg/L，TP：6mg/L，LAS：10mg/L。
根据《废水处理工程技术手册》（潘涛、田刚主编，化学工业出版社，2010年版），隔油池对生活废水中动植物油去除效率为70%～80%，本项目取80%；参考《常用污水处理设备及去除率》、《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ20
09-2011）中5.3污染物去除率和《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010）中5.3污染物去除率，类比同类项目，本项目采取的化粪池、一体化污水处理设施对废水中污染物的综合去除效率约为：CODCr去除效率为80%、BOD5去除效率为96%、NH3-N去除效率为80%、SS去除效率为75%，TN去除效率为70%、TP去除效率为80%，LAS去除效率为30%。
表4-16 本项目废水污染物产生、排放情况一览表
	产排污环节
	类别
	污染物种类
	污染物产生量和
浓度
	污染治理设施
	污染物排放量和浓度

	
	
	
	废水量
	产生浓度
	产生量
	处理能力
	主要治理工艺
	去除效率
	是否可行技术
	废水量
	排放
浓度
	排放量

	
	
	
	m3/a
	mg/L
	t/a
	m3/d
	
	%
	
	m3/a
	mg/L
	t/a

	办公生活
	生活污水
	CODCr
	900
	400
	0.36
	3
	隔油池、化粪池+一体化污水处理站
	80
	是
	720
	80
	0.058 

	
	
	BOD5
	
	220
	0.198
	
	
	96
	
	
	44
	0.032 

	
	
	SS
	
	300
	0.27
	
	
	75
	
	
	75
	0.054 

	
	
	氨氮
	
	20
	0.018
	
	
	80
	
	
	4
	0.003 

	
	
	动植
物油
	
	50
	0.045
	
	
	80
	
	
	10
	0.007 

	
	
	总氮
	
	40
	0.036
	
	
	70
	
	
	12
	0.009 

	
	
	总磷
	
	6
	0.005
	
	
	80
	
	
	1.2
	0.001 

	
	
	LAS
	
	10
	0.009
	
	
	30
	
	
	7
	0.005 


2、废水处置可行性分析
（1）隔油池设置可行性
根据《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》（2009年版），快餐店、职工食堂用水量按每人每天用水量20～25L计，食堂用水量按20L/人·d计算，此次计算为本项目新增20人，废水量按80%计，根据工程分析，食堂废水产生量为0.32m3/d。根据中华人民共和国国家环境保护标准《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），隔油池设计符合下列规定：
a.含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；
b.池内水流流速不宜大于0.005m/s；
c.池内分格宜取两档三格；
d.人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。
根据餐饮隔油池容积计算公式：


式中：V-----隔油池有效容积，m³；
Qmax-----最大秒流量，食堂废水为0.32m³/d，每天运营4小时，则最大秒流量为0.00002m³/s；
t-----停留时间不宜小于0.5h，本项目取值45min；
 计算V=0.0009m3
[bookmark: _Hlk223966708]本项目拟设计的隔油池容积为0.5m3，隔油池容积能够满足本项目含油污水的水力停留时间不小于0.5h的要求，能够确保隔油池的隔油效果，设施可行。
（2）化粪池设置可行性
项目拟设置2个化粪池，生产区一个容积为5m3，生活区一个容积为5m3。根据工程分析可知，本项目20人，生活污水排放量为2.4m3/d，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）要求：化粪池有效停留时间取12～24h。污水的排放量变化大会影响化粪池的污水处理效果，预留污水有效停留时间有利于保证化粪池污水处理效果，因此本项目化粪池污水有效停留时间取12h。化粪池处理规模以项目运营期的污水产生量为基数并考虑20%的余量确定，项目设置化粪池容积能够保证污水停留24小时以上，熟化效果较好。因此，本项目拟设置的化粪池可行。
（3）中水收集池设置可行性
根据工程分析可知，本项目建设运行后，生活污水产生量为2.4m3/d，本次评价拟建设1个容积为18m3的中水池（布设于一体化污水处理设施末端），雨天暂存项目产生的生活污水，满足暂存7d的量（16.8m3），待晴天后，将中水池内暂存的经处理达标的废水回用于厂区绿化，实现项目废水零排放。
（4）一体化污水处理设施设置可行性分析
项目建设完成后，生活污水产生量为2.4m3/d，考虑1.2的保障系数，一体化生活污水处理设施处理规模应不小于2.88m3/d，本项目设置一体化污水处理设施设计规模为3m3/d，可满足要求。
1）一体化污水处理设施处理工艺流程
本环评建议项目采取一体化污水处理设施进行处理，采用A/O法生物处理工艺。A级是缺氧生物处理，兼氧微生物利用有机碳源作为电子供体，能将污水中的NO2-N、NO3-N转化成N2达到脱氮的目的，从而消除了氮的富营养化污染，同时又去除了部分有机物。O级是好氧生物处理，是为了使有机物得到进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完成的情况下，使硝化作用能顺利进行，在O级池中主要存在好氧微生物和自养型细菌（硝化菌）。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O；自养型细菌（硝化菌）能将污水中NH3-N转化为NO2-N、NO3-N。O级池的出水部分回流到A级，为A级池提供电子接受体，通过硝化作用最终消除氮污染。项目实施时具体采用的污水处理工艺可由建设单位委托有资质的单位设计施工，保证出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准中绿化标准。本项目一体化生活污水处理设施工艺流程见下图4-1。


图4-1 一体化污水处理设施处理工艺流程图
2）生活污水处理达标情况
参考《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ2009-2011）中5.3污染物去除率和《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010）中5.3污染物去除率，类比同类项目，本项目采取的化粪池、一体化污水处理设施对废水中污染物的综合去除效率约为：CODCr去除效率为80%、BOD5去除效率为96%、NH3-N去除效率为80%、SS去除效率为75%，TN去除效率为70%、TP去除效率为80%，LAS去除效率为30%，处理效率和出水水质详见下表4-17。
表4-17 一体化污水处理设施出水水质情况一览表
	项目
	废水量m3/a
	指标
	污染物名称

	
	
	
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮
	总氮
	总磷
	LAS

	处理前
	900
	浓度（mg/L）
	400.0 
	220.0 
	300.0 
	20.0 
	40.0 
	6.0 
	10.0 

	
	
	产生量（t/a）
	0.360 
	0.198 
	0.270 
	0.018 
	0.036 
	0.005 
	0.009 

	处理措施：隔油池+化粪池+
一体化污水处理设施去除效率
	80%
	96%
	75%
	80%
	70%
	80%
	30

	预处
理后
	720
	浓度（mg/L）
	80.0 
	8.8 
	75.0 
	4.0 
	12.0 
	1.2 
	7.0 

	
	
	排放量（t/a）
	0.058 
	0.006
	0.054 
	0.003 
	0.009 
	0.001 
	0.005 

	GB/T18920-2020《城市污水再生利用城市杂用水水质》中绿化标准
	/
	10
	
	8
	/
	/
	0.5

	达标情况
	/
	达标
	
	达标
	/
	/
	


项目生活污水经隔油池、化粪池和一体化污水处理站处理后，其水质可达《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准中绿化标准限值，回用于厂区绿化，不外排，对地表水影响较小。
在项目实际建设过程中，建设单位应委托有资质的单位对污水处理设施等进行规模设计、建设施工、设备安装等，确保出水水质能稳定达标。
3）可行技术分析
项目生活污水经隔油池、化粪池和一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中绿化水质标准后，回用于厂区绿化，不外排。一体化污水处理站采用“A/O工艺”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）中生产类排污单位废水处理可行性技术包括：预处理：调节、隔油、沉淀、气浮、中和、吸附；生化处理：水解酸化、厌氧、好氧、缺氧好氧（A/O）、厌氧缺氧好氧（A2/O）、序批式活性污泥（SBR）、氧化沟、曝气生物滤池（BAF）、移动生物床反应器（MBBR）、膜生物反应器（MBR）、二沉池；深度处理及回用：混凝沉淀、沉淀、过滤、反硝化、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、超滤、反渗透、电渗析、离子交换，项目生活污水处理工艺（A/O）为推荐的可行技术，出水水质可以满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中绿化水质标准后回用于厂区绿化，不外排。
（5）生活废水全部回用不外排可行性分析
本项目生活废水产量为2.4m3/d，考虑安全系数取1.2，项目拟设置1座处理规模不小于3m3/d的污水处理站（初沉池+A/O+二沉池处理工艺），可满足生活废水的处理需求，本项目主要的污染物因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、LAS、动植物油等，经隔油池、化粪池、一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化标准后，全部回用于绿化。
本项目场内绿化用水量共为3.34m3/d，生活废水产量共为2.4m3/d，绿化用水量大于废水产生量，不足部分由自来水补充，废水可以处理达标后全部回用。
项目生活废水雨天在回用水池内暂存，回用水池可容纳7天的综合废水量，不会发生溢流现象，满足废水暂存需求。项目回用水池暂存的水属于处理达标的回用水，水中污染物含量很少，短期储存水质不会发生恶化而变臭，环评建议尽量分批收集、分批回用于厂区绿化，尽量避免长期储存。
因此，本项目综合废水全部回用是可行可靠的。
（6）洗车废水不外排可能性分析
项目洗车废水通过沉淀池（1座，V=10m3）进行处理，本项目洗车废水产生量为2.22m3/d，洗车废水经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排，因此设计容积满足处理需求，故项目洗车废水设计容积可行。
（7）初期雨水回用可行性（可靠性）分析
大气污染是雨水污染的背景，降落到地面之前的雨水，在淋洗大气过程中，其含有的杂质主要是空气中的尘埃和大气污染物，降落地面后，又由于冲刷地面形成了本项目初期雨水，污染主要以SS和COD为主，其他污染物浓度较低。初期雨水中主要为空地区受雨水冲刷，形成含悬浮物较高的受污染初期雨水，经初期雨水收集池收集沉清后，用于厂区道路洒水降尘，可降低废水污染物外排量，同时提高水资源利用率。根据工程分析初期雨水量为117.33m3/次，本项目设置一个130m3的初期雨水收集池，初期雨水经过沉淀后用于厂区洒水降尘。本项目雨天按100天/年计，因此，初期雨水总量为11733m3/a，39.11m3/d，根据工程分析，项目生产车间洒水降尘用水9.28m3/d，道路及空地洒水降尘用水47.328m3/d，厂区晴天车间内和道路空地洒水降尘用水共需要56.608m3/d，初期雨水可以全部回用，不外排。项目洒水抑尘用水对水质的要求不高，此外，项目区大部分区域进行水泥硬化，原料和成品堆放在车间内，初期雨水在项目区内的冲刷不会加剧降落的雨水污染物含量。
项目实现了废水零排放，废水做到封闭循环使用不外排具有可行性及可靠性。
3、废水非正常排放影响分析
本项目废水非正常排放情况设定为污水处理设施故障或事故，导致废水处理效率分别降低于正常处理效率的50%、0%，则废水非正常排放情况见下表。
表4-18 废水非正常排放情况一览表
	污染物
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮
	总氮
	总磷
	LAS

	产生浓度mg/L
	400.0 
	220.0 
	300.0 
	20.0 
	40.0 
	6.0 
	10.0 

	处理效率
	40%
	48%
	37.5%
	40%
	40%
	35%
	40%

	排放浓度mg/L
	240
	114.4
	187.5
	12
	26
	3.6
	8.5

	标准限值
	—
	10
	—
	8
	—
	0.5
	—

	达标情况
	—
	超标
	—
	超标
	—
	超标
	—

	处理效率
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  排放浓度mg/L
	400.0 
	220.0 
	300.0 
	20.0 
	40.0 
	6.0 
	10.0 

	标准限值
	—
	10
	—
	8
	—
	0.5
	—

	达标情况
	—
	超标
	—
	超标
	—
	超标
	—


根据上表可知，本项目在污水处理设施发生故障或事故时，废水出水浓度明显增加，不能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化标准，废水不能回用。
本项目要求建设单位应加强对水处理设施的维护、管理，杜绝废水非正常排放的发生，且能确保事故废水也不外排。
4、项目废水类别、治理设施及排放口信息汇总
表4-19 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水
类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	综合废水
	CODCr、BOD5、SS、LAS氨氮、TN、TP等
	回用于厂区绿化
	连续
	/
	隔油池、化粪池、污水处理站
	A/O处理工艺
	/
	/
	/


5、结论
本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇，项目生活区距离西侧罗里河约6m（位于项目生产区东侧59m），距离西南侧化念河约170m，项目区地表水由北向西南汇入化念河，随后流入小河底河，小河底河由西北向东南再向西南汇入元江。距离本项目最近的监测断面为化念水库（小河底河）断面，项目区地表水水质目标为Ⅲ类，项目所在区域地表水水体为达标区。本项目生活污水中食堂含油废水经隔油池预处理后，与其他员工生活污水一同进入化粪池处理后，通过泵输送至项目新建的3m3/d的一体化污水处理设施，经处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中绿化水质标准后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后回用于厂区绿化，不外排，初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后，回用于厂区道路洒水降尘，不外排，项目洒水降尘用水全部蒸发，洗车废水经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排；因此，本项目的建设不会对地表水产生不利影响，对周边的水环境影响不大。
6、废水自行监测一览表
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），生活污水绿化回用出水口无自行监测无要求，为更好地实施环境管理，本环评建议建设单位对运行期污水处理站出口水质进行监测，项目各监测点位、监测因子、监测频次见下表4-19。
表4-20 项目生活污水监测内容
	监测点
	执行标准
	基本控制项目
	标准限值
	监测方法
	监测频次

	一体化污水处理设施出口
	《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准
	pH值（无量纲）
	6-9
	《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91—2002）
	1次/年

	
	
	色度（稀释倍数）
	30
	
	

	
	
	嗅
	无不快感
	
	

	
	
	浊度/NT
	20
	
	

	
	
	溶解性总固体/mg/L
	/
	
	

	
	
	生化需氧量（BOD5）/mg/L
	15
	
	

	
	
	氨氮（以N计）/mg/L
	20
	
	

	
	
	阴离子表面活性剂/mg/L
	1
	
	

	
	
	溶解氧/mg/L
	2
	
	

	
	
	总余氯/mg/L
	接触30min后≥
1.0，管网末端≥0.2
	
	

	
	
	粪大肠菌群数/个/L
	3
	
	


三、声环境影响和保护措施
1、噪声源分析
[bookmark: _Toc385439108][bookmark: _Toc385437799][bookmark: _Toc385439524]项目主要产生噪声设备有破碎机、喂料机、给料机、输送皮带、振动筛、配矿
机、装载机等。参考《污染源源强核算技术指南》各行业技术指南附录中相关设备声源源强以及各设备技术参数，生产设备在运行过程中产生的设备噪声，声级值范围为80~100dB之间，噪声源强见下表。
表4-21 项目运营期各生产设备源强一览表
	工序
	噪声源
	数量（台）
	声源
位置
	声源
类型
	声源源强
	源强数据来源
	运行时
间/h

	
	
	
	
	
	声功率级/(dB(A))
	
	

	生产厂房
	破碎机
	3
	室内（生产车间内）
	频发
	100
	参考《污染源源强核算技术指南》各行业技术指南附录中相关设备声源源强资料
	4800

	
	喂料机
	1
	
	频发
	85
	
	4800

	
	给料机
	2
	
	频发
	85
	
	4800

	
	输送皮带
	6
	
	频发
	80
	
	4800

	
	振动筛
	1
	
	频发
	90
	
	4800

	
	配矿机
	1
	
	频发
	80
	
	4800

	
	装载机
	1
	
	频发
	80
	
	4800

	
	风机
	2
	
	频发
	95
	
	4800

	备注：本项目整个生产工段均布设在封闭的车间内，噪声源全部为室内声源


项目运营期设备位于封闭厂房内，噪声经建筑隔声、采取基础减振消声等措施后，噪声可降低5-20dB（A），项目噪声源源强调查清单见表4-22。
表4-22 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施

	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声功率级/dB(A)
	运行时段

	建筑物插入损失/ dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	声功率级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离/m

	1
	生产车间
	破碎机1
	100
	基础减振、厂房隔声

	84.08
	129.94
	1
	37
	74.7 
	08:00~16:00、16:00~24:00
	20
	54.7 
	1

	2
	
	破碎机2
	100
	
	86.17
	118.23
	1
	24
	74.8 
	
	20
	54.8 
	1

	3
	
	破碎机3
	100
	
	85.75
	103.6
	1
	32
	74.7 
	
	20
	54.7 
	1

	4
	
	喂料机
	80
	
	73.21
	134.96
	1
	36
	54.7 
	
	20
	34.7 
	1

	5
	
	给料机1
	80
	
	70.28
	127.01
	1
	22
	54.8 
	
	20
	34.8 
	1

	6
	
	给料机2
	80
	
	74.46
	104.02
	1
	34
	54.7 
	
	20
	34.7 
	1

	7
	
	皮带输送机1
	80
	
	92.01
	118.3
	1
	36
	54.7 
	
	20
	34.7 
	1

	8
	
	皮带输送机2
	80
	
	90.9
	103.34
	1
	31
	54.7 
	
	20
	34.7 
	1

	9
	
	皮带输送机3
	80
	
	77.98
	83.77
	1
	32
	54.7 
	
	20
	34.7 
	1

	10
	
	皮带输送机4
	80
	
	82.48
	69.44
	1
	32
	54.7 
	
	20
	34.7 
	1

	11
	
	皮带输送机5
	80
	
	45.25
	57.22
	1
	38
	54.7 
	
	20
	34.7 
	1

	12
	
	皮带输送机6
	80
	
	66.92
	51.11
	1
	32
	54.7 
	
	20
	34.7 
	1

	13
	
	振动筛
	90
	
	90.06
	109.33
	1
	33
	65.5 
	
	20
	45.5 
	1

	14
	
	配矿机
	80
	
	57.2
	45.0
	1
	33
	55.5 
	
	20
	35.5 
	1

	15
	
	装载机
	80
	
	36.99
	112.76
	1
	28
	55.5 
	
	20
	35.5 
	1

	16
	
	风机1
	95
	
	91.28
	93.28
	1
	20
	70.6 
	
	20
	50.6 
	1

	17
	
	风机2
	95
	
	67.47
	37.59
	1
	31
	70.5 
	
	20
	50.5 
	1


以厂界西南角为坐标原点：102.18847609E、24.02373681N
2、预测模型及影响分析
（1）预测模型
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
①室内声源 
如果已知声源的声压级 L（r0），且声源位于地面上，则： 


计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级：


式中：Lp1——某个室内声源靠近围护结构处的声压级。 
Lw——某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级。 
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 
R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 
R——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级：


式中：Lp1j——j声源的声压级，dB（A）；
N—室内声源总数； 
Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）；
计算出室外靠近围护结构处的声压级： 


式中：Lp2（T）——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB（A）； 
TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 
将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW。 
等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 
（2）预测范围及预测点
本次评价预测点为厂界（厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于项目厂界东侧外1m、南侧外1m、西侧外1m、北侧外1m处）。
（3）预测结果及评价
本项目噪声预测采用“环安科技在线模型计算平台”中的“噪声环境影响评级系统”，该系统是根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）构建，基于GIS的三维噪声影响评价系统。软件综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程中的综合效应，最终给出符合导则的计算结果，计算得出本项目噪声源厂界贡献值见表4-23。
表4-23 项目厂界噪声贡献值与达标分析表  单位：dB（A）
	预测方位
	空间相对位置/m
	贡献值
	标准限值
	达标
情况

	
	X
	Y
	Z
	
	昼间
	夜间
	

	厂界东侧
	248.10
	136.36
	1.0
	27.46
	70
	55
	达标

	厂界南侧
	91.88
	-11.34
	1.0
	32.79
	60
	50
	达标

	厂界西侧
	-73.82
	107.96
	1.0
	28.86
	60
	50
	达标

	厂界北侧
	83.35
	201.69
	1.0
	34.57
	60
	50
	达标


[bookmark: _Hlk197420067]根据上表可知，项目运营期产生的噪声经采取选用低噪声设备、加装减振垫、管道软连接、加固支架、定期检修、建筑物隔声、加强绿化后，噪声经几何衰减并叠加后，项目北侧、南侧、西侧厂界昼间及夜间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，项目东侧昼间及夜间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求。本项目预测结果图如下：
[image: ]
        图4-2  项目厂界噪声贡献值预测结果图
[image: ]
图4-3 项目区厂界东噪声趋势图（横坐标为厂界预测接受点，纵坐标为噪声贡献值）
[image: ]
图4-4 项目区厂界西噪声趋势图（横坐标为厂界预测接受点，纵坐标为噪声贡献值）
[image: ]
图4-5 项目区厂界南噪声趋势图（横坐标为厂界预测接受点，纵坐标为噪声贡献值）
[image: ]
图4-6 项目区厂界北噪声趋势图（横坐标为厂界预测接受点，纵坐标为噪声贡献值）
（4）交通运输影响分析 
本项目原料及成品运输主要依托现有乡村公路。运输车辆均为大型汽车，运输对沿线的居民产生噪声的影响，载重车辆交通噪声的声级值一般在80~95dB(A)之间，运输车辆的噪声虽对周围的环境有一定影响，根据调查，项目每天车次的运输量较公路现运输量并没有太大改变，项目的建设不会加重其道路的运输负荷也不会改变道路两侧声环境状况。但在运输途中汽车喇叭声分贝较大，因此为了避免和减轻噪声对沿线村庄的影响，采取以下措施：①加强管理，严格限制进出矿区运输车辆的车速，制止野蛮驾驶。②经过村庄时禁止笛鸣。采取以上措施后，汽车运输对沿线村庄影响较小。
交通噪声对紧邻运输道路两侧的居民影响相对较大，主要是瞬时影响。为了减小车辆运输对声环境的影响，应当加强运输车辆管理，合理安排运输时间，减少或避免夜间运输，严禁车辆超速超载，在经居民区时严禁鸣笛。
为避免本项目设备运行噪声对周围声环境产生不良影响，建设单位应采取从声源上控制、从传播途径上控制等综合措施对设备运行噪声加以控制，具体如下： 
（1）合理布设生产车间，使强噪声设备远离车间边界，尽量选用噪声值较低、环保型加工设备；对设备安装基础减震设施，合理布局设备，因震动而产生的噪声源，增加避震橡胶垫。 
（2）加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，保证设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
（3）加强作业管理，减少非正常噪声，加强职工环保意识教育。
（4）加强对运输车辆的管理，加强车辆驾驶员的环保意识，尽可能减少鸣笛次数。
（5）项目在进行原辅料及产品运输时，应合理安排运输时间。
（6）为减小车辆经过村庄时产生影响，要求运输车辆在经过运输线路旁村庄时，降低车速，文明行驶，严禁鸣笛。
  3、噪声自行监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求进行确定，本次环评对建设项目提出实施环境监测建议，具体建议见表4-24。
表4-24 运营期噪声排放监测计划表
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	噪声
	北、南、西、厂界
	昼间、夜间等效声级 Leq(A)
	1次/季度，每年共监测4次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	
	东厂界
	
	
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准


（4）噪声预测小结
根据噪声预测结果，本项目运行期间东侧厂界昼间、夜间噪声值均不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值，北侧、南侧、西侧厂界昼间和夜间噪声值均不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，厂界噪声达标排放，本项目的运行不会改变声环境保护目标的声环境功能。
四、固体废物环境影响和保护措施
1、固体废弃物产生情况
本项目营运期产生的固体废物主要包括生活垃圾、隔油池污泥、化粪池污泥、污水处理设施污泥、废布袋、布袋除尘器收集的粉尘、废机油。
（1）生活垃圾
项目新增职工20人，项目员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，年工作300天。则本项目员工生活垃圾产生量约为3.0t/a，生活垃圾收集后委托环卫部门统一处理。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）：生活垃圾废物种类为SW64其他垃圾，废物代码为：900-099-S64，统一袋装收集后，运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运。
（2） 隔油池污泥
本项目隔油池污泥产生量约为0.01t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）：隔油池泥废物种类为SW07污泥，废物代码为：140-001-S07，委托餐厨垃圾处置单位处置。
（3）化粪池污泥
本项目化粪池污泥产生量约为0.05t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）：化粪池污泥废物种类为SW07污泥，废物代码为：140-001-S07，委托当地环卫部门负责清理清运。
（4）污水处理设施污泥
本项目综合废水经污水处理站收集处理，会产生少量的污泥，通过资料查询，生活废水污泥产生系数一般在0.5kg/m3，则污水处理设施污泥产生量约为0.36t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）：化粪池污泥废物种类为SW07污泥，废物代码为：140-001-S07，委托当地环卫部门负责清理清运。
（5）废布袋
本项目废气治理设施更换的废布袋属于一般固体废物，产生量约为 0.15t/a，统一收集后外售处置。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）：废布袋为SW59其他工业固体废物，废物代码为：900-009-S59，统一收集到一般固废暂存间暂存后外售。
（6）布袋除尘器收集的粉尘
本项目破碎筛分工段产生的粉尘经布袋除尘处理后，通过1根15m排气筒（DA001）外排，配矿工段产生的粉尘经布袋除尘处理后，通过1根15m排气筒（DA002）外排，除尘系统收集的粉尘量约为207.5t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物种类为SW17可再生类废物，废物代码为：900-099-S17，统一收集后，回用于配矿工段，不外排。
（7）废机油
本项目运营期将不定期对生产设备进行维护，会产生少量的废机油，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油属于危险废物，废物类别为HW08废机油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08，通过收集后暂存于危险废物贮存库，委托有资质的单位进行处置。
本项目运营过程中主要固体废物排放及处理方法见表4-25。
表4-25 项目主要固废产生及处置情况一览表
	名称
	产生环节
	属性
	代码
	物理
性状
	产生量（t/a）
	贮存
方式
	利用处置方
式和去向
	利用或处置量（t/a）

	员工生活
垃圾
	办公生活
	生活
垃圾
	SW63
900-099-S64
	固
	3.0
	垃圾桶
	交由环卫部门处理
	3.0

	隔油池
污泥
	
	一般工业
固废
	SW07
900-099-S07
	固/液
	0.01
	桶装
	委托餐厨垃圾处置单位处置
	0.01

	化粪池
污泥
	
	一般工业
固废
	SW07
900-099-S07
	固
	0.05
	桶装
	交由环卫部
门处理
	0.05

	污水处理站污泥
	
	一般工业
固废
	SW07
900-099-S07
	固/液
	0.36
	桶装
	交由环卫部
门处理
	0.36

	废布袋
	生产
	一般工
业固废
	SW59
900-009-S59
	固
	0.15
	袋装
	统一收集后
外售
	0.15

	布袋除尘器收集的粉尘
	
	一般工业
固废
	SW17
900-099-S17
	固
	207.5
	袋装
	收集暂存于成品堆场后外售
	207.5

	废机油
	
	危险废物
	HW08
900-249-08
	液
	0.1
	危险废物贮存库暂存
	委托有资质单位处置
	0.1

	备注：严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求建设危险废物贮存库


2、一般工业固废处置要求
厂区内应设置符合要求的一般固废暂存区，厂区内一般固废临时贮存应注意以下几点：
①本项目产生的一般固体废物集中收集于一般固废暂存处，一般固废暂存处需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设，并满足相关规范要求。
②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。
③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。
④单位须对员工进行培训，加强安全及防治污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效地收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。
本项目一般固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-26。
表4-26 固废堆放场的环境保护图形标志
	排放口名称
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色
	提示图形符号

	一般固废暂存区
	提示标志
	正方形
边框
	绿色
	白色
	[image: 1651818348(1)]


经采取以上固体废物污染防治措施后，本项目所产生的固废均可得到有效处置，不会引起环境卫生和“二次污染”的问题，对周围环境基本无影响。
3、危险废物管理要求
本项目拟建设1间危险废物贮存库，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求做好“六防”措施（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），具备完善的防渗措施和渗漏收集措施，同时按照《环境保护图形标志》（GB 15562.2-1995）及修改单的规定设置警示标志，周围设置围墙和其他防护栅栏；配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施等。另外，本环评对危废暂存、转移和处置提出如下措施：
（1）遵守危险废物申报登记制度，建立并严格落实危险废物管理台账制度，转移过程应遵从《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求，办理转移联单，与持有危废处置资质的危废接收单位签订危废协议，确保该类废物的有效处置，避免二次污染产生。
（2）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。设置专职管理人员进行规范化管理。
（3）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求建设危险废物贮存库，在严格落实《报告表》要求的防渗措施、健全管理制度的条件下，对外环境产生影响可控。
（4）危险废物贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
（5）对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。
（6）建设单位应结合自身实际生产情况，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息，定期汇总，并分类装订成册，由专人管理，防止遗失。可通过“固体废物管理信息平台”对危险废物管理台账进行信息化管理。具体要求详见《危险废物产生单位建立台账的要求》，一般工业固体废物参照执行。
五、土壤、地下水环境影响
1、地下水环境影响分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地下水、土壤。分析地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于“G黑色金属中矿采选及冶炼类”，本项目环评类别为：报告表，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据导则要求：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。
本项目地下水污染以垂直入渗为主要途径，作业区受雨水冲刷形成含重金属、可溶性盐类的淋溶水，在场地防渗不足时，依次穿过包气带垂直下渗进入浅层潜水含水层；受污染地下水再顺着地下水流向发生侧向径流扩散，逐步扩大污染范围。此外，场区土质截排水沟内的污染径流会沿途下渗形成线状污染，施工期开挖扰动土层、施工废水下渗也会短期影响地下水；若隔水层存在缺陷，污染物有可能通过越流方式污染深层地下水。本项目生产均在厂房内，项目区初期雨水收集后回用于厂区洒水降尘，无生产工艺废水外排，正常工况下落实防渗、截排水措施后，可有效阻断污染途径，地下水环境影响处于可接受范围。
2、土壤环境影响分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地下水、土壤。分析地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施。本项目为铁矿石破碎加工生产项目，根据项目建设内容及其对土壤环境可能产生的影响，判定本项目土壤影响类型为污染影响型。参照《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，行业类别属于“其他行业”，项目类别属于Ⅳ类，可不开展环境影响评价工作。因此本项目不设土壤环境评价等级，不开展土壤环境影响评价工作。
本项目土壤污染主要分为施工期与运营期两类影响途径。施工期场地开挖、平整等土石方作业破坏原有土壤结构，施工扬尘沉降、施工废水无序漫流、机械油料滴漏，均会对局部土壤造成污染；运营期破碎、筛分、配矿及转运工序产生的铁矿粉尘通过大气沉降污染周边表层土壤，受雨水冲刷形成淋溶水下渗、漫流，加之装卸过程矿石散落、生产设备与运输车辆油品泄漏，使得重金属、无机盐、石油类污染物持续在土壤表层累积。项目区域土壤环境无历史遗留污染问题，项目通过布设防风抑尘设施、定期洒水降尘，对堆场及作业区实施硬化防渗，配套建设截排水与初期雨水收集系统，同时加强设备及运输车辆日常管理，可有效阻断污染途径，土壤环境影响处于可接受范围。
为了更好地保护地下水资源，将本项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，建议采取分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水和土壤的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，全厂分区防渗区划见表4-27。
表4-27 地下水分区防渗表
	防渗等级
	防渗区域
	防渗要求

	重点防渗区
	危险废物贮存库
	防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求

	一般防渗区
	一般工业固体废物暂存间
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。

	
	化粪池、隔油池
	

	
	初期雨水收集池
	

	
	洗车废水沉淀池
	

	简单防渗区
	生产区、成品区
	地面硬化处理


3、土壤、地下水保护措施
（1）项目建设过程中采取防渗措施可有效防止风险物质下渗进入地下水，通过加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补。
（2）本项目产生的危险废物经收集后暂存于危险废物贮存库，危险废物贮存库地面防渗，设置围堰并铺设防水漆；本项目危险废物收集于收集桶中，且产生量不大，若发生泄漏事故，经危险废物贮存库围堰收集后，可将风险控制在危险废物贮存库内，对周边环境影响较小。
综上所述，本项目的建设运行对土壤、地下水影响可控。
六、生态环境
本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇，用地性质为交通服务场站用地，不涉及新增用地，且项目场地及周边200m范围内不存在自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成不利影响。
6.1占地影响分析
项目租用新平振鑫开发建设有限公司闲置的空地（用地性质为交通服务站场用地）进行建设，项目租用场地总面积为50086.36m2，项目实际用地20793.94m2，不新增占地，根据现场踏勘和相关资料，项目占地范围内已完成场地平整，无原生植被，
本项目占地主要用于破碎筛分车间、配矿堆场、运输通道、环保及办公设施建设，场地平整、开挖填筑及地表硬化，会改变原有地形地貌与土地利用类型，土壤受机械碾压、矿石堆载出现板结，透水透气性能下降，施工期仅短期扰动地表，施工完毕后可逐步恢复原有生态功能。项目选址优先利用闲置空地，未占用基本农田，整体占地影响有限。
6.2景观环境影响及减缓措施
（1）景观影响分析
本项目为铁矿破碎、筛分、配矿生产项目，生产区厂界距相邻高速公路边线约60m，处于高速行车可视范围内。区域现状以山地林地、自然植被及交通服务场站用地为主，高速沿线以自然山地景观为主要基底，整体景观条件较好。项目无山体、密林等天然视觉阻隔，司乘人员可清晰地看见厂区生产设施及作业区域，存在一定景观视觉影响风险。
施工期场地开挖、临时堆土、设备布设等施工活动，与周边自然绿植形成视觉反差。同时施工扬尘、频繁施工车辆会短期影响区域视觉整洁度，对高速沿线景观产生临时干扰。该类影响仅存在于施工阶段，施工结束后经场地平整、植被恢复可完全消除，属于短期、可逆的轻微景观影响。运营期景观影响主要为厂区构筑物、物料堆放、生产作业带来的轻微视觉干扰。项目新建生产车间，与高速沿线自然山地、林地景观存在视觉差异，厂区常态化生产、物料输送及货运车辆通行等动态活动，处于高速侧向行车视野内，会对司乘人员产生轻微持续性视觉干扰，项目无山体地貌破坏、无核心景观区占用，无永久性、破坏性景观损伤，各类景观影响程度较轻，可通过专项措施有效减缓。
（2）景观影响减缓措施
为降低项目建设及运营对高速沿线景观的不利影响，保障区域景观协调性，本次评价提出以下减缓措施：
1）项目临高速一侧布设带状绿化防护区，采用本地常绿乔灌木、草本搭配种植，构建立体绿化屏障，遮挡厂区工业设施，弱化工业视觉冲击；临路围墙内侧种植爬藤植物，软化硬质边界，提升景观融合度。
2）优化建筑景观风貌。厂区建构筑物外立面统一采用贴近自然山体的低饱和度色调，禁用高反光、高艳丽装饰材料；规整厂区架空管线及设备支架，保持厂区整体整洁统一。
3）严格物料密闭管控。所有矿料均储存于生产车间内，杜绝露天堆放；破碎、筛分、输送等产尘工序全密闭作业，配套除尘设施，从源头控制扬尘，保障沿线视觉环境整洁。
4）规范生产运输管理。划定专用运输路线及停车区域，规范车辆通行停放；车辆出厂前清理附着矿料，保持车体整洁，减少无序作业及车流带来的视觉干扰。
5）落实长效管护机制。常态化开展绿化养护、场地保洁、构筑物外立面维护工作，持续保持厂区景观整洁、协调。
项目施工期存在短期可逆的景观扰动，运营期存在轻微视觉不协调影响。全面落实各项景观防护、管控措施后，项目与高速沿线自然景观可有效融合，所有不利景观影响均得到显著减缓。综上，本项目建设对高速公路沿线景观风貌及行车视觉体验的影响整体可接受。
七、环境风险分析
1、环境风险识别
风险物质的识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。经与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB182180-2018）对照，本项目涉及的风险物质如下表4-28。
表4-28 环境风险物质识别表
	序号
	风险物质名称
	风险源分布位置
	可能影响途径

	1
	废机油
	危险废物贮存库
	泄漏事故引发火灾，火灾事故时产生的浓烟污染周边大气，灭火过程中可能产生受污染的消防废水，如流入雨水管网且未及时封堵，可能对受纳水体造成影响


2、风险潜势初判
根据项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见导则附录B确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q，当存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量的比值Q：
                   [image: ]
式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
表4-29 Q值确定表值
	序号
	名称
	环境风险物质名称
	最大存在量（t）
	临界量（t）
	比值Q

	1
	废机油
	油类物质（废机油）
	0.1
	2500
	0.00004

	合计
	0.00004


经计算，项目Q=0.00004＜1，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ，并确定项目环境风险评价等级为简单分析。
3、风险防范措施
（1）加强设备日常的维护和管理，定期清理更换废布袋，对废气处理系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和废气去除系统的正常运行。
（2）加强对生产车间、危险废物贮存库的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。
（3）危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设；危险废物严格管理，集中分类收集，及时交由有危险废物处理资质的单位回收处理，设置危险固废管理台账，如实记载危废的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期等。
（4）按规范使用各类电器设备，避免漏电、短路、过流、过载、过热等而造成的绝缘失效或线路着火，定期检查厂房内的电源、线路，对老化电线及时更换；
（5）设置应急管理组织，建立风险管理制度，厂区内应配置所需的各类应急救援物资，发生事故时，第一时间加以发现并控制，防止事故进一步扩大。
4、风险事故应急预案
建议企业根据生态环境部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，制定突发环境事件应急预案，并报玉溪市生态环境局新平分局备案；建设单位定期演练、适时更新，准备应急物资。
5、分析结论
综上所述，本项目运行期在严格落实风险防范措施后，可将风险事故发生概率降至最低，将风险事故后果降到最小，对周围环境影响控制在可承受范围内，本次评价建议建设单位在项目建成运行后，应自主组织相关人员进行环保验收，并编制《突发事故环境风险应急预案》，报送玉溪市生态环境局新平分局进行备案。
7、竣工环境保护验收
本项目环保措施应当与整合主体工程同时设计、同时施工和同时投产，环保设施按照建设项目竣工环境保护验收管理办法，进行竣工验收。
表4-30项目环保设施竣工验收一览表
	项目
	验收对象
	治理措施
	指标
	验收标准

	大气污染防治措施
	有组织
废气
	破碎筛分废气经集气罩（4个）收集+布袋除尘+1根15m排气筒排放口（DA001）
	颗粒物
	《铁矿采选工业污染物
排放标准》（GB28661-
2012）表5标准

	
	
	配矿废气经集气罩（1个）收集+布袋除尘+1根15m排气筒排放口（DA002）
	颗粒物
	《铁矿采选工业污染物
排放标准》（GB28661-
2012）表5标准

	
	无组织
废气
	本项目未捕集无组织废气经车间加强通风、自然稀释扩散后无组织排放。
	颗粒物
	《铁矿采选工业污染
物排放标准》（GB2
8661-2012）表7标准

	废水防治措施
	雨污分流
	采取雨污分流制，初期雨水经厂区内雨水沟收集至初期雨水收集池沉淀后回用于厂区洒水降尘。
	/
	/

	
	生活
污水
	项目生活污水中食堂含油废水经隔油池预处理后，与其他员工生活污水一同进入化粪池处理后，通过泵输送至项目新建的3m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后回用于厂区绿化，不外排。
	
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准中绿化标准限值

	
	生产
废水
	本项目生产用水主要为洒水降尘用水，全部蒸发，不外排
	/
	/

	
	
	洗车废水经沉淀池（10m3）处理后回用于厂区洒水降尘。
	/
	/

	
	初期雨水
	初期雨水经场区初期雨水收集池（130m3）收集后，经沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排。
	/
	/

	噪声防治措施
	噪声
	项目所有生产设备均置于厂房内，选用低噪设备、安装减震垫、厂房隔音。
	/
	东侧厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；北侧、南侧、西侧厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固废治理措施
	员工生活垃圾
	垃圾收集桶收集后由环卫部门清运处置。
	/
	处置率100%

	
	隔油池
污泥
	委托餐厨垃圾处置单位处置
	
	

	
	化粪池
污泥
	交由环卫部门清运处置
	/
	

	
	污水处理站污泥
	交由环卫部门清运处置
	
	

	
	废布袋
	收集暂存一般固废暂存间后外售
	
	

	
	布袋除尘器收集的粉尘
	收集后暂存成品堆场后
外售
	
	

	
	废机油
	设置有1间5m2危险废物贮存库，危险废物分类收集后分类暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位清运处置
	/
	

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：危险废物贮存库作为重点防渗区。
危险废物贮存库区域参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。
一般防渗区：一般固废暂存间等区域地面为一般防渗区，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K<1.0×10-7cm/s；或参照 GB 16889执行。
简单防渗区：生产厂房内办公室等区域地面为简单防渗区，一般地面硬化处理。
	/
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	   内容   
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	破碎筛分排放口（DA001）
	颗粒物
	集气罩收集+布袋除尘+1根15m排气筒
	执行《铁矿采选工业
污染物排放标准》（G
B28661-2012）表5标准

	
	配矿工段排放口（DA002）
	颗粒物
	集气罩收集+布袋除尘+1根15m排气筒。
	

	
	厂界
	颗粒物
	密闭厂房、洒水降尘设施、加强人工清扫。
	执行《铁矿采选工业
污染物排放标准》（G
B28661-2012）表7标准

	地表水
环境
	生产废水
	SS
	项目生产用水主要为洒水降尘用水，全部蒸发，不外排。
	/

	
	
	SS、BOD5、悬浮物、CODCr、NH3-N、石油类等
	洗车废水经沉淀池（10m3）处理后回用于厂区洒水降尘。
	/

	
	生活污水
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油等
	项目生活污水中食堂含油废水经隔油池预处理后，与其他员工生活污水一同进入化粪池处理后，通过泵输送至项目新建的3m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后回用于厂区绿化，不外排。
	执行《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准中绿化标准限值

	声环境
	生产设备噪声
	噪声
	安装减震垫、厂房隔音、风机加装消声器。
	东侧厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）4类标准；北侧、南侧、西侧厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准

	电磁
辐射
	/

	固体
废物
	日常生活
	生活
垃圾
	收集后送至附近的垃圾暂存点，由当地环卫部门统一清运
	/

	
	隔油池污泥
	污泥
	托餐厨垃圾处置单位
处置
	

	
	化粪池污泥
	污泥
	委托环卫部门清运
	/

	
	污水站污泥
	污泥
	委托环卫部门清运
	/

	
	布袋除尘器
	废布袋
	统一收集后外售处置
	贮存设施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	布袋除尘器收集的粉尘
	粉尘
	收集后，回用于生产，不外排
	/

	
	设备维护保养
	废机油
	收集后暂存于危险废物贮存库内，委托有资质的单位进行处理处置
	危险废物贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）危险废物贮存库作为重点防渗区，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，其他区域为简单防渗区，水泥地面硬化；
（2）项目建设过程中采取防渗措施可有效防止风险物质下渗进入地下水，通过加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补。
（3）本项目产生的危险废物经收集后暂存于危险废物贮存库，危险废物贮存库地面防渗，设置围堰并铺设防水漆；本项目危险废物收集于收集桶中，且产生量不大，若发生泄漏事故，经危险废物贮存库围堰收集后，可将风险控制在危险废物贮存库内，对周边环境影响较小。

	生态保护措施
	本项目租用新平振鑫开发建设有限公司闲置的空地进行建设，位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇，用地性质为交通服务场站用地，本项目整个生产工段均布设在封闭的生产车间内，车间内地面进行了硬化，布设了洒水降尘设施，且项目场地及周边200m范围内不存在自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成不利影响。

	环境风险防范措施
	（1）加强设备日常的维护和管理，定期清理更换废布袋，对废气处理系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和废气去除系统的正常运行。
（2）加强对生产车间、危险废物贮存库的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。
（3）危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的相关要求进行建设；危险废物严格管理，集中分类收集，及时交由有危险废物处理资质的单位回收处理，设置危险固废管理台账，如实记载危废的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期等。
（4）按规范使用各类电器设备，避免漏电、短路、过流、过载、过热等而造成的绝缘失效或线路着火，定期检查厂房内的电源、线路，对老化电线及时更换。
（5）进一步加强职工的岗位操作培训，增强职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。
（6）设置应急管理组织，建立风险管理制度，厂区内应配置所需的各类应急救援物资，发生事故时，第一时间加以发现并控制，防止事故进一步扩大。

	其他环境管理要求
	1、环境管理
建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价中提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理之间的关系，具体管理内容如下：
（1）项目在建设和运行中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地生态环境主管部门的要求及时反映发生的环保问题，接受生态环境主管部门的检查监督。
（2）项目建成运行后，建设单位应自主组织相关人员进行环保验收，并编制《突发事故环境风险应急预案》，报送玉溪市生态环境局新平分局进行备案。
（3）加强管理，使污染物尽量消除在源头。
（4）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。
（5）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。
（6）按危险废物贮存库建设规范建设危险废物贮存库，建立危险废物贮存库台账，委托有资质单位处理。
2、排污许可证办理
根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向当地生态环境局申请取得排污许可证。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（以后续最新要求为准），本项目属于黑色金属矿采选业08中的“铁矿采选081”，本项目为铁矿的破碎加工和配矿项目，不涉及选矿，不涉及通用工序，故本项目属于排污许可为登记管理的排污单位。
3、建设项目竣工环境保护验收
本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。























[bookmark: _Toc32524][bookmark: _Toc5967]六、结论
	建设项目租用新平振鑫开发建设有限公司闲置的空地进行建设，位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇，通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：
本项目的建设符合国家产业政策，采取的污染防治措施有效、可靠。项目的污染物排放量较小，通过采取相应的环境保护对策措施可以实现达标排放，项目实施后不会对地表水、地下水、环境空气、声环境和生态环境产生明显影响，环境风险可控。项目建设无明显环境制约因素。在建设单位严格执行本生态环境影响报告表中提出的污染防治对策和措施、加强环境管理、严格执行“三同时”制度、确保各项污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。




















[bookmark: _Toc2566][bookmark: _Toc28471][bookmark: _Toc8175][bookmark: _Toc25619]建设项目污染物排放量汇总表
	       项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	32.856t/a
	/
	32.856t/a
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	生产废水
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	/

	
	生活污水
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	/

	一般工业
固体废物
	员工生活
垃圾
	/
	/
	/
	3.0t/a
	/
	3.0t/a
	/

	
	隔油池污泥
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/

	
	化粪池污泥
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/

	
	污水处理站
污泥
	/
	/
	/
	0.36t/a
	/
	0.36t/a
	/

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.15t/a
	/
	0.15t/a
	/

	
	布袋除尘器收集的粉尘
	/
	/
	/
	207.5t/a
	/
	207.5t/a
	/

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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