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	建设项目名称
	密胺餐具智能化生产基地建设项目

	项目代码
	2605-530425-04-01-484637

	建设单位联系人
	李开蕊
	联系方式
	13096883300

	建设地点
	易门工业园区麦子田片区云南联帆建材科技有限公司厂房

	地理坐标
	（东经： 102 度 13 分 01.081 秒，北纬： 24 度 47 分 14.921 秒）

	国民经济
行业类别
	[bookmark: _GoBack]2027 日用塑料制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 29 
53 塑料制品业 292；其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	☑（新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑（首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准
备案）部门（选填）
	易门县发展和
改革局
	项目审批（核准
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	800
	环保投资（万元）
	74.00

	环保投资占比（%）
	9.25
	施工工期
	2026年11月~2026年12月
（施工工期1个月）

	是否开工建设
	☑否
□是：           
	用地（用海）
面积（m2）
	1400.00

	专项评价设置情况
	表1-1    项目专项评价设置情况一览表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	本项目专项设置情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、甲醛。甲醛属《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物，且厂界外500m（东侧350m，小山凹村）范围内存在环境空气保护目标。
	设大气专章

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目冷却水循环使用不外排；生活污水依托云南联帆建材科技有限公司现有化粪池处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫标准回用于厂区绿化。
	不设

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	项目风险物质主要为废润滑油、废液压油等，均小于各物质临界量。
	不设

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	项目用水采用市政供水，不涉及河道取水。
	不设

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	项目不属于海洋工程建设项目。
	不设


注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。
对照上表，该项目设大气环保专章。

	规划情况
	规划文件：《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035年）》；
审查机关：玉溪市人民政府；
审查文件名称及文号：“玉溪市人民政府关于云南易门产业园区总体规划修编（2021-2035年）的批复”（玉政复〔2023〕9号）。

	规划环境影响
评价情况
	规划名称：《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035年）环境影响报告书》；
审批机关：玉溪市生态环境局；
审批文件名称及文号：“关于云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书审查意见的函”（玉市环函〔2022〕32号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035 年）》相符性分析
根据《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）》，规划期限为2021-2035年，按照“一园四片区六区块”进行空间布局，包括大椿树片区（分为大椿树区块和韩所区块）、麦子田片区、梅曾片区（分为曾所区块和南侧的梅营区块）和六街片区，打造“一主三辅”产业布局，以有色金属为主导产业（稀贵金属和铜为重点），以绿色建材产业、生物资源加工产业（绿色食品和生物医药为重点）、装备制造产业为辅助产业。规划总用地面积29.20平方公里，包括4个片区6个区块，其中麦子田片区5.93平方公里。
麦子田片区定位为新兴制造产业区，重点发展绿色建材产业（以装配式建筑、建材管材为重点，并综合发展水泥及制品），积极培育装备制造产业。本项目位于云南易门产业园区麦子田片区，用地性质为二类工业用地，符合用地布局要求，根据“三区三线”查询结果（附件6）项目用地不涉及占用生态保护红线和永久基本农田，在城镇开发边界内；本项目生产密胺餐具，符合产业政策，不属于高耗能、高排放、低水平项目。且未采用落后生产工艺或设备、符合国家产业政策，不属于石油化工以及危险化学品生产项目，不属于园区禁止入园项目，并取得入园证明（附件5），与麦子田片区重点发展绿色建材产业（以装配式建筑、建材管材为重点，并综合发展水泥及制品）的产业定位及发展方向不冲突，项目建设与《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）》不冲突。
2、与《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析
根据《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》，企业对入驻项目要求如下：
表1-2 项目与规划环评报告书相符性一览表
	规划环评要求
	本项目情况
	符合性

	园区企业管理
	科学筛选入园项目：对入园企业进行严格筛选，要求入园企业不仅应具有市场潜力大、产业联动效果好、高技术、高附加值的特点，还必须是低污染、低耗能的企业。不符合产业政策、不符合园区规划的行业、达不到规定的清洁生产水平的企业严禁入园。
	本项目为日用塑料制品制造业，是近年来发展迅速、市场潜力较大的行业，项目符合产业政策。项目不属于高污染、高耗能企业，本项目与麦子田片区产业定位不冲突，项目冷却水循环使用不外排，污染物排放量较小。
	符合

	环境准入
	空间布局约束
	严禁“十小”企业进入园区。确保排放总量不超过单元允许排放量。不得引进无法解决水环境容量的企业。加快产业结构转型升级，淘汰和限制耗水量大、水污染物排放量大的行业和产品。
	本项目为日用塑料制品，不属于“十小”企业，项目生产过程冷却废水循环回用，不外排，不属于水污染物排放量大的行业。
	符合

	
	
	园区大气环境受体敏感区重点控制区按大气环境受体敏感区管控要求进行规划管控。严控涉及大气污染排放的工业项目布局建设；禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施现有产物企业应持续开展节能减排，制定改用清洁能源时间表；严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物。
	根据项目与易门县产业园区重点管控单元相关要求进行对照，项目符合易门县产业园区重点管控单元相关要求，且不涉及大气环境优先保护区。本项目能源采用电能，属于清洁能源，不涉及焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物。
	符合

	
	
	优化调整产业结构，逐步淘汰不符合园区产业定位的企业，加强培育符合主导产业下游产业链的产业，提高产业附加值，推进产业延链补链强链，塑造绿色发展。
	本项目为日用塑料制品制造业，符合产业政策，不属于高耗能、高排放、低水平项目。且未采用落后生产工艺或设备、符合国家产业政策，不属于石油化工以及危险化学品生产项目，不属于园区禁止入园项目，与麦子田片区产业定位不冲突。
	符合

	
	
	禁止入驻项目占用水塘、河流等地表水体；严格控制和优化园区水文地质单元内的开发强度，保障一定的降雨补给面积。严格按照园区内地下水环境红线划分及区域布局建议，做好地下水污染防控。
	本项目位于易门产业园区麦子田片区，用地为二类工业用地，不涉及占用水塘、河流。
	符合

	
	
	严格执行有关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医疗、养老机构等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目，结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置与废旧资源再生利用等设施和场所。
	本项目位于易门产业园区麦子田片区，周边均为塑料及砼结构构件制造企业，最近居民区距离项目直线距离350m，且项目为塑料制品行业，不属于“可能造成土壤污染的建设项目”。
	符合

	
	
	限制在居民区、学校附近布局排放异味废气污染物的企业，并充分考虑产业与城市建成区、区内居民点之间的环境防护距离。
	项目距离居民区最近直线距离350m，项目不设环境防护距离。
	符合

	
	
	居民集中区周边禁止布局重污染企业。麦子田片区布局重污染企业应远离六街镇居民集中区。
	项目为日用塑料制品制造企业，不属于重污染企业，且距离六街镇（东北侧3200m）居民集中区较远。
	符合

	
	污染物排放管控
	禁止不符合行业准入条件或产业政策的高耗水、高排污企业入园。
	项目为日用塑料制品制造行业，不属于高耗水、高排污企业。
	符合

	
	
	禁止任何生产废水和生活污水直接排入地表水体，废水达到园区污水处理厂进水标准后，经污水管网收集排入园区污水处理厂处理；园区纳污水体在未达到水质目标前，除城镇污水处理厂入河排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口。
	项目生产冷却废水循环回用，不外排；生活污水依托联帆科技公司已建成的化粪池与一体化污水处理设备处理达标后回用于绿化及道路浇洒，不外排。
	符合

	
	
	企业废气达标率100%，污水处理达标率100%，工业固废处理率100%，危险废物安全处置率100%，生活垃圾无害化处理率100%，工业固废综合利用率60%，中水回用率不低于30%，清洁能源使用率不低于60%，重点企业清洁生产审核实施比例100%，项目环境影响评价执行率100%，“三同时”执行率100%。
	项目废气经处理后达标排放，达标率100%；生活污水处理达标率100%；固体废弃物处置率、危险废物安全处置率、生活垃圾无害化处置率100%。项目工业固废大部分外售资源回收商已委托环卫部门清运，综合利用率达100%；中水能全部回用，回用率达100%；项目使用能源为电，均为清洁能源，清洁能源使用率100%；环境影响评价执行率100%，“三同时”执行率100%。
	符合

	
	环境风险防控
	入驻企业生产区须“雨污分流”，并完善排污管网，所有废水必须处理后回用或达标排入园区污水管网，严禁废水事故外排；对于初期雨水需设置收集设施；对企业原料堆存场地、车间、污水处理设施需进行地面硬化，设置雨污分流设施，地坪冲洗水、各车间跑冒滴漏废水应做到封闭回用；对于油料贮存库必须采取防渗措施；处理设施确保稳定运行；加强企业内部环境风险三级防护措施，对涉风险的生产和储存设施设置围堰防护。
	项目施行“雨污分流”，雨水经雨水管道外排至园区雨水管网；生产冷却废水循环回用，生活污水经处理达标后全部回用，依托联帆科技有限公司的污水处理设施已进行地面硬化；本次环评已要求危废贮存设施设置防渗、托盘。
	符合

	
	
	固废堆存场应按照各固废属性鉴别结果按相关要求进行防渗，同时设置防雨淋、防流失设施，并在四周设置地沟收集跑冒滴漏，防止雨水对固废侵蚀造成地下水污染；危废临时储存设施的选址、防渗设计等应严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 的规定，并交由有资质的单位处置。
	项目一般固废、生活固废、危险废物分开存放，一般固废及危险废物均设置于封闭厂房内，生活垃圾堆放于带盖垃圾桶内，满足防雨淋、防流失；危险废物暂存间地面按控制标准设计，危险废物定期交由有资质单位处置。
	符合

	
	
	强化企业环境风险防范设施设备建设和运行监管，制定突发环境事件应急预案，建立企业隐患排查整治常态化监管机制，加强企业环境应急预案与园区综合环境应急预案的衔接，加强区域应急物资调配管理，组织园区范围内的环境安全隐患排查应急培训和演练，构建区域环境风险联控机制。
	环评要求项目建成投产后及时制定突发环境事件应急预案，并到生态环境部门备案，定期进行应急演练。
	符合


根据上表可知，本项目建设符合《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》入驻项目相关要求。
（2）规划环评审查意见符合性分析
根据“玉溪市生态环境局关于《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》审查意见的函（玉市环函〔2022〕32号）”内容，结合本项目规划建设情况，本项目与规划环评符合性分析见下表。
[bookmark: _Ref10152]表1-3   项目建设与规划环评审查意见符合性分析
	规划环评审查意见要求
	本项目情况
	符合性

	《规划》优化调整和实施过程中的意见建议
	（二）严格控制产业发展规模，合理安排开发时序。
	根据资源环境禀赋条件、产业政策、能源双控、环境容量等要求，审慎论证规划产业规模；实施“雨污分流”，加强建设初期雨水收集处理系统，加强园区企业废水的梯级利用，区域水环境质量未达到水质目标前，除城镇污水处理厂入河排污口外，不再新设、改设或扩大排污口，结合水污染防治方案等实施相应的水环境质量改善工程，切实削减COD、氨氮等污染物，配合易门县相关部门，加强六街河、小山凹河、双龙河、三五大河、浦贝河、扒河等河道的水环境综合整治与生态修复工程，切实改善地表水环境质量。
	项目实施雨污分流，雨水经雨水管道外排至园区雨水管网；生产冷却水循环回用，生活污水依托联帆科技公司已建成的化粪池与一体化污水处理设备处理达标后回用于绿化及道路浇洒，不外排。项目不涉及新设、改设、扩大排污口。
	符合

	
	（三）进一步优化园区空间布局，加强空间管控，加大对环境敏感区的保护力度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动
	《规划》范围内的一般生态空间、公益林、基本农田等敏感区域，严格进行保护，原则上不进行开发建设。
	项目用地属二类工业用地，不涉及《规划》范围内的一般生态空间、公益林、基本农田等敏感区域。
	符合

	
	
	六街片区紧邻易门县级翠柏自然保护区，应优化布局，企业与保护区须留出一定的缓冲距离。
	本项目位于麦子田片区，距离翠柏保护区约1.8km。
	符合

	
	
	园区内工业用地与人口密集区应合理设置绿化隔离带，留出必要的防护距离。
	项目位于麦子田片区，距离六街镇（东北侧3200m）居民集中区较远，不设环境防护距离。
	符合

	
	
	园区按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和落后、过剩产能，分行业有序退出“限制类”产能；现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施提标改造；加强对各片区内及周边集中居住区等生活空间防护，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	本项目为日用塑料制品制造业，不属于限制类项目，不属于重污染企业。
	符合

	
	（四）强化污染物排放总量管控
	根据国家和云南省污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，落实园区污染减排措施和要求，采取有效措施减少重金属、颗粒物和挥发性有机物等特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，促进产业发展和生态环境保护相协调，新建、扩建金属冶炼项目大气污染物需满足超低排放要求，建材等“两高”项目实行主要污染物区域削减替代。
	项目建设符合玉溪市“三线一单”生态环境分区管控相关要求，采取布袋除尘减少颗粒物排放量，采取“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”减少挥发性有机物与甲醛的排放量；项目不属于冶炼及“两高”项目，不涉及区域削减。
	符合

	
	（五）严守环境质量底线，严格片区环境管控
	根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序；
	项目严格执行园区大气污染物总量管控要求。
	符合

	
	
	入园企业采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生，在技术经济可行的条件下，应采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等污染物的减排工作，结合区域大气污染防治要求，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域大气环境质量改善。
	本项目采取的废气治理措施属于可行技术，颗粒物采用布袋除尘，挥发性有机物与甲醛采用“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”，生产过程使用电能，属于清洁能源。
	符合

	
	
	高度重视园区废水收集、处理、回用的环境管理，实施“雨污分流”，加快各片区污水管网、回用管网的建设，结合区域的建设时序适时建设污水处理厂、再生水处理设施，区域河流纳污容量有限，确保受纳水体水质满足环境功能要求。
	项目施行雨污分流，生产冷却废水循环回用，不外排。生活污水经处理后回用于绿化，不排入水体。
	符合

	
	
	园区产业布局和项目建设时应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及溶岩发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水环境安全；严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
	项目所在区域不属于泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，生产车间采取地面硬化。
	符合

	
	
	将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。入园企业产生的危险废物按照规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用。
	本项目危险废物依托成友塑业已建危废暂存间，本次环评已要求危废贮存设施按相关标准进行设计，危险废物委托有资质单位进行清运处置。
	符合

	
	（六）严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。
	落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平；推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平；园区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境准入要求，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。
	本项目不属于“两高”项目，污染物排放符合总量控制要求。
	符合

	
	（七）建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。
	加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜；强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。
	环评要求建设单位后期制定编制突发环境事件应急预案，并完善项目使用原料密胺粉的风险管理机制。加强环境风险防控。
	符合


项目生活污水经处理后回用；废气做到“应收尽收”，并配套设置废气治理措施，废气均达标排放；固废处理率100%。综上所述，项目建设符合规划环评及审查意见要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目为密胺餐具生产项目，属于日用塑料制品制造，经对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》与《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号），项目不属于指导目录中鼓励、限制、淘汰类项目以及负面清单中的清单所列的禁止准入类或许可准入类事项；
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定，鼓励类、限制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律、法规和政策规定的属于允许类；
根据《市场准入负面清单（2025年版）》规定，市场准入负面清单分为禁止准入类和许可准入类两类。对禁止准入事项，经营主体不得进入，政府依法不予审批、核准；对许可准入事项，需经政府许可方可投资经营。在清单以外的行业、领域、业务，各类经营主体均可依法平等进入。因此，本项目属于市场准入负面清单以外的行业，建设单位可依法平等进入，项目建设符合《市场准入负面清单（2025年版）》相关要求。
项目于2026年5月27日取得易门县发展和改革局核发的云南省固定资产投资项目备案证，项目代码：2605-530425-04-01-484637。
因此，项目的建设符合国家现行产业政策。
2、《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号）相符性分析
2024年6月7日玉溪市生态环境局印发了《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号），本项目位于玉溪市易门产业园区麦子田片区，根据“云南省生态环境分区管控公共服务查询平台”可知本项目属于易门县产业园区重点管控单元。管控单元截图见下图，项目与区域总体管控要求的相符性见下表：
[image: 管控单元截图20260714]
图1-1 管控单元截图
表1-4项目与区域总体管控要求的相符性分析一览表
	管控要求
	本项目情况
	是否符合

	空间布局约束
	1、严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。
	本项目为密胺餐具生产项目，属于日用塑料制品制造，经对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于允许类。项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业。
	符合

	
	2、加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出
	项目位于易门工业园区麦子田片区，不属于九大高原湖泊区域，本项目为密胺餐具生产，属于日用塑料制品制造，不属于高污染企业。
	符合

	
	3、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
	1、项目属于日用塑料制品制造，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目；
2、项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》内企业；
3、项目不属于“两高”项目，为日用塑料制品制造业，与麦子田片区产业定位不冲突，严格执行园区大气污染物总量管控要求。
	符合

	
	4、禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目
	项目位于易门产业园区麦子田片区，不属于九大高原湖泊流域。
	符合

	污染物排放管控
	1、严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
	项目不属于重点行业。
	符合

	
	2、加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。
	项目位于易门产业园区麦子田片区，不属于“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域。项目施行雨污分流，冷却水循环使用不外排，生活污水经依托化粪池与污水处理站处理达标后回用，不排入水体。
	符合

	
	3、严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。
	项目位于易门产业园区麦子田片区，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
	符合

	
	4、开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。
	项目属于日用塑料制品制造，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源行业。项目采取布袋除尘减少颗粒物排放量，采取“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”减少挥发性有机物与甲醛的排放量。
	符合

	
	5、加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。
	项目采取布袋除尘减少颗粒物排放量，采取“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”减少挥发性有机物与甲醛的排放量。
	

	
	6、严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
	项目位于易门产业园区麦子田片区，用地属二类工业用地，不涉及农用地。
	符合

	
	7、加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。 
	项目根据相关要求设置一般固废暂存点以及危险废物暂存点，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账。称量打磨废气收尘灰、边角料与不合格品、废包装袋收集后外售综合利用；车间沉降粉尘委托环卫部门进行处置；废润滑油、废液压油定期委托有资质的单位清运处置；生活垃圾定期委托环卫部门处置；固废做到100%处置。
	符合

	
	8、到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。
	项目位于易门产业园区麦子田片区，不属于中心城区。根据区域环境质量现状调查，项目所在区域2024年满足环境空气质量为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，评价范围内的翠柏保护区满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段一级浓度限值和表2一级浓度限值，属于达标区，空气质量现状良好；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。
	符合

	环境风险防控
	1、强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
	项目不涉及
	符合

	
	2、开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
	项目危险废物涉及废润滑油、废液压油、废油桶与废活性炭，定期委托有资质的单位清运处置，危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设；项目建成投产后及时制定突发环境事件应急预案，并到生态环境部门备案，定期进行应急演练。
	符合

	资源开发利用效率
	1、降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。
	项目不消耗矿产资源，厂区内消耗能源为电能，电能属于清洁能源；项目租用云南联帆建材科技有限公司厂房，不新增用地。
	符合

	
	2、实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。
	项目采用市政供水，不涉及取水。项目冷却水循环使用不外排，生活污水依托化粪池与污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫标准暂存于回用水池，非雨天回用于厂区绿化及道路浇洒，以减少水量使用。
	符合

	
	3、坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。
	项目租用云南联帆建材科技有限公司厂房，不新增用地，且用地属于二类工业用地，不涉及耕地。
	符合

	
	4、全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。
	项目使用能源为电能，电能属于清洁能源，且生产设备均选择低耗能设备。
	符合

	
	5、高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。
	项目不涉及高污染燃料。
	符合

	
	6、实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
	项目不涉及农田灌溉。
	符合


项目易门县产业园区重点管控单元相符性见下表：
表1-5项目与重点管控单元生态环境准入清单的相符性分析一览表
	单元名称
	管控要求
	本项目情况
	是否符合

	易门县产业园区重点管控单元
	空间布局约束
	1、合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区。新建、扩建金属冶炼项目大气污染物鼓励实施超低排放要求，“两高”项目实行主要污染物区域削减替代。
	本项目属于日用塑料制品制造，不属于重污染行业。
	符合

	
	
	2、居民集中区周边禁止布局重污染企业，园区内工业用地与人口密集区应合理设置绿化隔离带。
	本项目属于日用塑料制品制造，不属于重污染行业；项目位于玉溪市易门产业园区麦子田片区，距离居民集中区较远。
	符合

	
	
	3、麦子田片区布局重污染企业远离六街街道居民集中区。
	项目不属于重污染企业，距离六街镇居民集中区（东北侧3200m）较远。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.积极开展区域地表水环境综合整治，加强园区清污分流、雨污分流系统建设，提高生活污水的截污率，为产业布局腾出环境容量。
	根据现场踏勘，项目租用生产区域地面已硬化，建设过程中不新增建设用地，有完善的雨污分流系统。
项目生产废水冷却水循环使用不外排，生活污水依托云南联帆建材科技有限公司已建成化粪池与污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫标准暂存于回用水池，非雨天回用于厂区绿化及道路浇洒，不外排。
项目的建设对周边地表水环境的影响较小。
	符合

	
	
	2.生产废水由企业自行建设废水处理站处理后，回用于生产，严禁外排；生活污水经处理达三级污水综合排放标准后排入各片区污水处理厂处理，园区应加快污水处理设施及配套管网建设，确保产业园区废水处理率达到100%。除园区污水处理厂入河排污口外，不新设、改设或者扩大排污口，园区污水处理厂必须处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标后达标外排。
	
	符合

	
	
	3.现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施提标改造，减少污染排放。
	本项目属于日用塑料制品制造，不属于重污染行业。
	符合

	
	环境风险防控
	1.靠近城区居民分布密集区周边区域不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。
	本项目不涉及重大危险源。
	符合

	
	
	2.各片区应注重液氨和天然气等危险化学品的贮存和风险防范，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。
	本项目不涉及重液氨与天然气的使用。
	符合

	
	
	3.对于进驻园区项目在选址布局时要充分考虑防护距离的要求。
	项目不涉及防护距离。
	符合

	
	
	4.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。
	本次环评要求建设单位在投产前更新突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。本次环评提出企业自行监测要求，建设单位需委托有资质的单位进行定期监测。
	符合

	
	资源开发效率要求
	工业用水循环利用率达90%以上。加大中水回用力度，完善中水管网建设，要求除食品行业外，其他工业企业的中水回用率要求达40%。
	本项目冷却水循环使用，不外排；工业用水循环率达100%，项目生活污水经处理达标后全部回用，中水回用率100%。
	符合


综上，项目位于玉溪市易门产业园区麦子田片区，位于易门县产业园区重点管控单元内，项目建设均满足《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）中区域总体管控要求以及易门县产业园区重点管控单元的管控要求。
3、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（2022年版）的相符性分析
本项目位于易门产业园区麦子田片区，北面2km的扒河。
经对照《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（2022年版），本项目没有位于禁止开发的各功能区及保护区内。与“实施细则”工业布局的要求对照分析见下表：
表1-6  项目与“实施细则”工业布局的要求对照分析
	实施细则
	管控要求
	本项目情况
	相符性分析

	1
	禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	本项目不属于港口项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。本项目不属于旅游项目，不进行开矿、采石、挖沙等活动；本项目距离翠柏自然保护区1.8km，不属于自然保护区的核心区、缓冲区和试验区内。
	符合

	3
	禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。 
	项目用地不涉及风景名胜区。
	符合

	4
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目不涉及饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区。
	符合

	5
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线或河段范围；本项目不涉及国家湿地公园的土地。
	符合

	6
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不涉及占用长江流域河湖岸线项目。
	符合

	7
	禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	项目不属于过江基础设施项目，项目不涉及新设、改设或扩大排污口。
	符合

	8
	禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	本项目不涉及天然渔业资源生产性捕捞。
	符合

	9
	禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目距离最近的地表水体为北面2km的扒河。本项目属于日用塑料制品制造，不在禁止建设范围内。
	符合

	10
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	本项目位于合规园区内，且不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	符合

	11
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
	本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；本项目不属于危险化学品生产项目。
	符合

	12
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	本项目不属于落后产能项目、过剩产能行业的项目、高能耗、高排放项目。本项目不涉及建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。
	符合


根据与“实施细则”工业布局的要求对照分析，本项目不属于云南省长江经济带负面清单所列的企业。
4、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
本项目位于易门产业园区麦子田片区，最近的地表水体为北面2km的扒河。
与《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）中的水污染防治内容对照分析见下表：
表1-7  项目与《中华人民共和国长江保护法》水污染防治措施要求对照分析
	序号
	水污染防治要求
	本项目情况
	是否符合

	第四十六条
	磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息
	本项目属于日用塑料制品制造，不属于磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业。
	符合

	第四十八条
	长江流域农业生产应当科学使用农业投入品，减少化肥、农药施用，推广有机肥使用，科学处置农用薄膜、农作物秸秆等农业废弃物。
	本项目属于日用塑料制品制造，不使用化肥农药。
	符合

	第四十九条
	禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物
	本项目所产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物与生活垃圾。项目产生的一般工业固废收集后外售，产生的危险废物经收集后暂存于危险废物贮存间委托有资质单位处置，生活垃圾收集后委托环卫部门进行清运处置，固废处置率100%。
	符合


根据与《中华人民共和国长江保护法》中水污染防治内容作对照分析，本项目不违反《中华人民共和国长江保护法》中的水污染防治内容。
5、与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析
本项目污染防治内容与《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日实施）符合性分析如下：
表1-8  与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析
	分编
	相关要求
	项目情况
	符合性

	第二分编
 大气污染防治
	第一百八十九条 防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、非道路移动机械、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。
	项目能源使用电能，电能属于清洁能源，不使用燃煤，项目生产过程中所产生的大气污染物均设置对应大气污染物治理措施，以减少大气污染物的排放。
	符合

	
	第二百一十一条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
	项目采取布袋除尘减少颗粒物排放量，采取“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”减少挥发性有机物与甲醛的排放量，所采用的大气污染物治理措施均为可行性技术。
	符合

	
	第二百一十四条 生产、使用含挥发性有机物的原辅材料和产品，应当按照国家规定，在密闭空间、设备中进行并安装、使用污染防治设施，或者采取有效措施减少废气排放。
	项目“热压挤出”工序在相对密闭的油压成型机内进行，并采取“布袋除尘器”、“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”减少污染物的排放量。
	符合

	
	第二百一十七条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采企业和其他工业生产企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
	项目不涉及运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料，项目原料存储于生产车间内。
	符合

	第三分编
 水污染防治
	第二百九十八条、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，防止渗漏、流失，不得稀释排放。
	项目生产冷却废水循环回用，不外排；生活污水依托联帆科技公司已建成的化粪池与一体化污水处理设备处理达标后回用于绿化及道路浇洒，不外排。
	符合

	
	第二百九十九条、禁止建设不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电及其他严重污染水环境的生产项目。
	项目为日用塑料制品制造业，不属于小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电及其他严重污染水环境的生产项目。
	符合

	
	第三百条、企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，减少水污染物的产生。
	项目生产过程中涉及冷却水，冷却废水循环回用，不外排。
	符合

	第六分编
 固体废物污染防治
	第四百八十九条、产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	本次评价已对固体废物提出收集、贮存等相关措施。待项目建成后需设置全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。
	符合

	
	第四百九十条、产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
	待项目建成后在产生固废前需签订相对应的固废协议。
	符合

	
	第四百九十一条、实行排污许可管理的产生工业固体废物的单位的排污许可证中应当记载工业固体废物的贮存、利用、处置要求等信息。
	待项目建成后依法申请排污许可证。
	符合

	
	第四百九十二条、产生工业固体废物的单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施。
	待项目建成后依法向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施。
	符合

	
	第四百九十四条、产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等有关部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家生态环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家生态环境保护标准。
	项目称量打磨废气收尘灰、边角料与不合格品、废包装袋收集后外售综合利用；车间沉降粉尘委托环卫部门进行处置，废润滑油、废液压油定期委托有资质的单位清运处置；设置1间危险废物暂存间，危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设。
	符合

	第六分编
 噪声污染防治
	第五百六十五条、工业企业选址应当符合国土空间规划以及相关规划要求。
	项目位于云南易门产业园区麦子田片区，用地性质为二类工业用地，符合用地布局要求。
	符合

	
	第五百六十六条、在噪声敏感建筑物集中区域，禁止新建排放噪声的工业企业，改建、扩建工业企业的，应当采取有效措施防止工业噪声污染。
	本项目最近居民区距离项目直线距离350m，且距离六街镇（东北侧3200m）居民集中区较远。本项目已采取厂房隔声加强维护、定期检修，保持设备运行正常等措施防止工业噪声污染。
	符合

	
	第五百六十七条、排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声。
	本项目已采取厂房隔声加强维护、定期检修，保持设备运行正常等措施防止工业噪声污染。
	符合


综上，本项目符合《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日实施）污染防治内容的相关要求。
6、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）的符合性分析
根据国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号），本项目与《空气质量持续改善行动计划》中相关要求的符合性分析见下表。
表1-9  项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析一览表
	具体要求
	本项目情况
	符合性分析

	二、调整优化产业，推动产业绿色发展

	（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	本项目不属于高耗能、高排放项目。本项目不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类项目；根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此本项目视为“允许类”项目，符合产业政策要求。本项目不涉及产能置换。
	符合

	（五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，为“允许类”项目，符合产业政策要求。本项目为茉莉花茶加工生产项目，不涉及钢铁、焦化、电解铝等产业。
	符合

	三、优化调整用地结构，推进面源污染治理

	（十）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。
	本项目能源使用电源，属清洁能源，不涉及煤炭使用。
	符合

	（十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30 公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。
	项目不涉及锅炉使用。
	符合

	五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平

	（十八）深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。
	本项目施工期主要是对生产车间内部进行适应性改造，建设产品堆放区，在生产车间安装生产设备以及相关环保设施和配套辅助设施后投入使用；运营期本项目采用封闭式生产车间，原辅材料均储存在生产车间内，完善健全抑尘设施和封闭式物料输送系统。
	符合


由上表可知，项目建设符合《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相关要求。
7、与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析
根据云南省人民政府关于印发《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（云政发〔2024〕14号），分析如下：
表1-10  与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析表
	通知要求（摘抄）
	本项目情况
	符合性

	二、优化产业结构
	（四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。严格执行VOCs含量限值标准，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。
（五）推动绿色环保产业健康发展。支持培育一批低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。
	1、本项目不涉及使用涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。
2、项目生产过程产生的废气通过集气罩（收集效率90%）+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后通过15m高排气筒（DA001）外排。
	符合

	三、优化能源结构
	（九）推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工业余热、电能、天然气等清洁能源进行替代。
	项目生产线采用电能，为清洁能源。
	符合

	六、强化多污染物减排
	（十七）加强VOCs全过程综合治理。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。研究建立全省统一的泄漏检测与修复信息管理平台。及时收集处理企业开停工、检维修期间退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。
	项目使用原料常温下不产生有机废气，在生产过程中产生的VOCs采用集气罩（收集效率90%）+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后通过15m高排气筒（DA001）外排，从而消减VOCs无组织排放。
	符合


根据上表分析，项目符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》中的相关要求。
8、与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）的符合性分析
项目与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）的符合性分析见下表。
表1-11   与重点行业挥发性有机物综合治理方案符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	相符性

	一
	大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。
	项目不涉及油墨、胶粘剂使用。
	符合

	二
	全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	项目生产过程中产生的VOCs采用集气罩收集经“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后达标排放，有效削减了VOCs无组织排放。
	符合

	三
	推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。
	本项目属于日用塑料制品制造行业，不涉及石化、化工等行业，不属于工业涂装行业。
	符合

	四
	提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
	项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集后进入“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后通过车间排气筒高空排放。
	符合


由上表可知，项目的建设符合《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》的相关要求。
9、与《固体废物综合治理行动计划的通知》（国发〔2025〕14号）符合性分析
表1-12  项目与《固体废物综合治理行动计划的通知》符合性分析一览表
	具体要求
	本项目情况
	符合性分析

	二、推动源头管控和减量

	严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。
	本项目严格落实产业、环保、节能等政策，不涉及落后产能。项目固废100%处置，能回收的外售综合利用，不涉及有色金属矿采选、尾矿等。
	符合

	三、规范收集转运和贮存

	完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理
	本次评价已要求设置工业固体废物台账，一般固体废物与危险废物均分类收集贮存，按要求设置危废贮存设施，固废100%处置
	符合


由上表可知，项目的建设符合《固体废物综合治理行动计划的通知》的相关要求。
10、与《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告2013年 第31号）符合性分析
表1-13  项目与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析一览表
	具体要求
	本项目情况
	符合性分析

	三、末端治理与综合利用

	（十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。
	项目生产过程产生的VOCs用集气罩收集经“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后达标排放。
	符合

	（十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。
	
	

	（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
	
	

	（十九）严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。
	项目“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”采用电加热方式进行催化，无其他污染物产生。
	符合


由上表可知，项目有机废气污染防治技术符合《挥发性有机物污染防治技术政策》的相关要求。
11、与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）符合性分析
云南省生态环境厅于2019年10月10日以“云环通〔2019〕125号”下发关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知，项目的符合性分析详见下表。
表1-14   与省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案符合性分析
	云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案
	本项目
	相符性

	大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。
	项目不涉及油墨、胶粘剂使用。
	符合

	全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	项目生产过程产生的VOCs用集气罩收集经“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后达标排放，有效削减了VOCs无组织排放。
	符合

	加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。
	项目使用生产物料常温下不产生VOCs。
	符合

	推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。
	本项目属于日用塑料制品制造生产行业，不涉及石化、化工等行业，不属于工业涂装行业。
	符合

	提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
	项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集后进入“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后通过车间排气筒高空排放。
	符合

	推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。
	项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集后进入“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后通过车间排气筒高空排放。
	符合


根据上述分析，本项目与云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知的相关要求相符合。


12、与《玉溪市重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的符合性分析
项目建设与《玉溪市重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》相符性分析如下。
表1-15   与玉溪市重点行业挥发性有机物综合治理实施方案相符分析
	《玉溪市重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》
	项目情况
	相符性

	全面加强无组织排放控制，重点对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与光纤组件泄漏、敞开页面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	项目生产过程中产生的VOCs采用集气罩收集经“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后达标排放，有效削减了VOCs无组织排放。
	符合

	推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。
	项目在车间设置“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理VOCs，综合去除效率达60%，废气做到达标排放。
	符合

	深入实施精细化管控。结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性，参考全国重点控制的VOCs物质确定VOCs控制的重点行业和重点污染物，针性提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。
	项目不属于重点行业，产生的VOCs经集气罩收集后经“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后达标排放。
	符合


通过上表分析，项目建设符合《玉溪市重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相关要求。
13、与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）的符合性分析
为深入打好污染防治攻坚战，生态环境部于2021年印发《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号），提出了挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求，本项目与其符合性分析见下表。
表1-16   与加快解决当前挥发性有机物治理突出问题符合性分析
	序号
	整治要求
	本项目情况
	符合性

	1
	废气收集设施
	产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。
	项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集后进入“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理，项目废气输送管道均密闭。
	符合

	2
	有机废气治理设施
	新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。
	项目有机废气采用“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”+排气筒达标排放。
	符合

	3
	产品VOCs含量
	工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品、电子等重点行业要加大低（无）VOCs含量原辅材料的源头替代力度，加强成熟技术替代品的应用。
	项目不涉及工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品、电子等重点行业。
	符合


综上，项目符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）的要求。
14、与《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）的符合性分析
本项目与《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）的符合性分析详见下表。
表1-17  与2020年挥发性有机物治理攻坚方案符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	相符性

	一
	大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。
	本项目使用原料均从国内正规生产厂家购入；环评要求企业在运行过程中严格按照要求建立原辅料台账，并保存记录不少于3年。
	符合

	二
	全面落实标准要求，强化无组织排放控制。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。
	项目生产原料均为封闭袋装，且进厂后放置于封闭车间内，在转移及输送过程中均采用密闭的袋装输送。项目生产过程均在封闭车间内进行，并在热压挤出工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）与甲醛上方设置集气罩，挥发性有机物收集后通过集气罩收集后进入“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理。
	符合

	三
	聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。
	项目有机废气经集气罩收集后进入“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后通过车间排气筒达标排放。
	符合


综上所述，项目的建设符合《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）的相关要求。
15、与《云南省土壤污染防治工作方案》符合性分析
《云南省土壤污染防治工作方案》（云政发〔2017〕8号）中“严格环境准入”，防止新建项目对土壤造成污染。排放重点污染物（镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物）的建设项目。在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用：有关环境保护部门要做好风险管控、污染防治等措施落实情况的监督管理工作与防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、农药、焦化、电镀、制革、印染、危险废物处置等行业企业。加强现有有关行业企业的环境监管，鼓励企业采用新技术、新工艺，提高生产技术和污染治理水平，加快提标升级改造和深度治理，确保稳定达到排放标准”。
本项目属于其他日用塑料制品制造项目，生产过程属于物理加工，不产生化学反应，不属于有色金属冶炼、汽油、柴油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。
综上，本项目与《云南省土壤污染防治工作方案》相符。
16、与《食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范》（GB31603-2015）符合性分析
表1-18  与生产通用卫生规范符合性分析
	相关要求
	本项目情况
	相符性

	3、厂区环境

	厂区道路应硬化，内外环境应整洁、卫生，生产区的空气、水质、场地应符合相关生产要求。企业的生产、行政、生活和辅助区的总体布局应合理，避免交叉污染。
	本项目厂区道路包括生产车间在内均全部硬化，定期按照相关卫生要求进行清扫、管理，确定厂区内卫生符合要求。企业的生产区域与行政办公总体布局合理，不会形成交叉污染。
	符合

	4、厂房

	4.1 厂房应按生产工艺流程及卫生要求进行合理布局，并根据不同生产区域的洁净度要求合理划分作业区，对厂区内的生产车间和公共场所实行分级卫生管理。
	项目生产厂房已按照生产工艺流程及卫生要求进行布局，对生产车间与公共场所实行分级卫生管理。
	符合

	4.2 厂房面积应与生产能力相匹配，有足够的空间和场地放置设备、物料和产品，并满足生产操作需要。
	项目设置生产线区域，设有原料堆放区等，满足生产操作需要。
	符合

	4.3 生产车间与库房的墙壁、地面表面应平整光滑，以减少灰尘积聚且便于清洁;对于不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品，其生产车间顶棚应易于清洁、消毒，在结构上不利于冷凝水垂直滴下。
	项目不属于不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品。
	符合

	4.4 同一生产车间内以及相邻生产车间之间的生产操作不应造成交叉污染。不同卫生要求的产品在同一生产区域内生产时，应保证各产品自身的卫生性能。生产车间内设备与设备间、设备与墙壁间，应有适当的空间，便于相关操作。
	项目通过租赁云南联帆建材科技有限公司内闲置厂房进行建厂，已对生产厂房与相邻厂房使用隔板全封闭，与相邻车间不会产生交叉污染。
	符合


综上所述，项目的建设符合《食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范》（GB31603-2015）的相关要求。
17、项目选址合理性分析
（1）本项目位于云南易门产业园区麦子田片区，用地性质为二类工业用地，符合用地布局要求；本项目生产密胺餐具，并取得入园证明（附件5）。根据“三区三线查询意见”（附件6），项目不在生态保护红线范围内、不占用永久基本农田，在城镇开发边界内，不在饮用水水源保护区范围内，不占用生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域。
（2）项目废气经处理后达标排放，达标率100%；生活污水处理达标率100%；固体废弃物处置率、危险废物安全处置率、生活垃圾无害化处置率100%。
（3）项目边长为5km矩形范围内分布有翠柏自然保护区、麦子田村、马家箐、瓦家箐、杨宝庒村等大气环境保护目标，根据估算结果，DA001排气筒TVOC最大落地浓度为83.958ug/m3，占标率为7.00%。甲醛最大落地浓度为0.372ug/m3，占标率为0.75%；DA002排气筒PM10最大落地浓度为9.337ug/m3，占标率为2.07%，对应的距离为98m。项目区TVOC最大落地浓度为34.564ug/m3，占标率为2.88%，对应的距离为40m；项目区TSP最大落地浓度为22.365ug/m3，占标率为2.49%，对应的距离为40m；项目区甲醛最大落地浓度为0.113ug/m3，占标率为0.23%，对应的距离为40m，距离最近大气环境保护目标距离为350m。项目周围50m范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
（4）项目周边相邻企业及污染物排放种类如下：
表1-19  相邻企业发布情况
	序号
	企业名称
	排放污染物种类

	1
	云南联帆建材有限公司
	非甲烷总烃、颗粒物、生活污水、噪声、生产及生活固废

	2
	云南宇航机械制造有限公司
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、生活污水、噪声、生产及生活固废

	3
	云南中盛日科管道科技有限公司
	颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、生活污水、噪声、生产及生活固废

	4
	云南明裕达电缆有限公司
	非甲烷总烃、颗粒物、生活污水、噪声、生产及生活固废

	5
	云南云超交通设施制造有限公司
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、生活污水、噪声、生产及生活固废

	6
	云南万利建筑钢品制造有限公司
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、生活污水、噪声、生产及生活固废


根据上表分析，项目所在区域相邻企业以塑料制品制造、金属制品制造等行业为主。对照《有毒有害大气污染物名录（2018年）》，上述企业排放的大气污染物不涉及名录所列有毒有害物质，且各企业均已配套完善的环保治理设施，可实现污染物达标排放。本项目属日用塑料制品制造，其产排污特征与周边环境具有较好的相容性。同时，项目建设内容符合《食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范》的相关要求。项目建成投产后对周边环境影响较小，不存在重大环境制约因素，从环保角度而言，项目选址是合理可行的。



—  33  —

[bookmark: _Toc18262][bookmark: _Toc25364]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
云南盛玥密胺制品有限公司通过租赁云南联帆建材科技有限公司内闲置厂房投资建厂，并提出了“密胺餐具智能化生产基地建设项目”（简称：本项目），并于2026年5月27日在云南省投资项目在线监管平台上对《密胺餐具智能化生产基地建设项目》进行了备案，并取得投资项目备案证，代码为2605-530425-04-01-484637（详见附件2）。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于：“二十六、橡胶和塑料制品业 29 53 塑料制品业 292；其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”类别的建设项目，应当编制环境影响报告表。为此，云南盛玥密胺制品有限公司委托云南协同环保工程有限公司（简称“我单位”）承担该项目的环境影响评价工作（委托书详见附件1）。接受委托后，我单位立即开展了现场调查、资料收集工作，在对项目建设区域和周边进行现场踏勘、工程分析和环境影响分析后，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求编制了《密胺餐具智能化生产基地建设项目环境影响报告表》，供云南盛玥密胺制品有限公司上报审批。
2、云南联帆建材科技有限公司基本情况简介
云南联帆建材科技有限公司成立于2019年9月，于2019年11月取得易门县发展和改革局的投资项目备案证（易发改备案〔2019〕195号），于2020年3月编制了《年产4000吨PVC塑料管材生产建设项目环境影响报告表》，并于2020年7月6日取得了《玉溪市生态环境局易门分局关于云南联帆建材科技有限公司年产4000吨PVC塑料管材生产建设项目环境影响报告表的批复》（易环审〔2020〕35号）。联帆科技共建设8条塑料管材生产线，其生产能力为年产4000吨PVC塑料管材，总占地面积为11215m2，总建筑面积为7666.6m2。于2022年08月25日完成了排污许可证（登记编号：91530425MA6P1KKLXC001X），应急预案编制已完成（备案编号：530425-2022-044-L），并于2023年4月完成了竣工环境保护验收监测表，并取得验意见，期间未发生过投诉或处罚等。
本项目所租用厂房为云南联帆建材科技有限公司生产车间，生产车间属于钢架结构，建筑面积6565.28m2，主要分为PVC原料仓库、生产区、成品仓库、破碎车间、工具间，生产区布设有8条PVC生产线。本项目租用区域已与联帆科技公司其他8条PVC生产线所在的生产车间采用隔板进行全封闭物理隔离，实现了空间上的完全独立。租用区域为成品仓库，不涉及任何生产性污染源，而联帆科技公司的主要产污环节集中于其生产车间，因此，通过上述封闭隔断措施，可有效杜绝双方作业活动的交叉影响。
3、项目基本概况
项目名称：密胺餐具智能化生产基地建设项目；
建设单位：云南盛玥密胺制品有限公司；
建设性质：新建；
建设地点：易门工业园区麦子田片区云南联帆建材科技有限公司厂房；
占地面积：1400m2；
项目投资：800万元；
生产规模：建设15条密胺餐具生产线，年产1000吨密胺餐具。
4、项目建设内容及项目组成
[bookmark: OLE_LINK10]本项目由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。项目组成详情见表2-1。
表2-1  建设项目组成一览表
	工程组成
	工程名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	密胺餐具生产车间
	1间，总建筑面积约1200m2，租用云南联帆建材科技有限公司生产厂房，内设原料区、生产区、贴纸区以及成品库。设置15条密胺餐具生产线，生产线设备包括液压成型机、预热烘箱、称料机、修边机等。
	租赁

	储运工程
	原料库
	位于密胺餐具生产车间内，用于原料堆放。
	新建

	
	成品库
	位于密胺餐具生产车间内，用于产品存放。
	

	辅助工程
	办公区
	总建筑面积约200m2，租用云南联帆建材科技有限公司现有办公室办公使用。
	依托

	公用工程
	供水
	由园区供水管网供给。
	依托

	
	排水
	雨污分流，房顶设雨水管道，雨水通过雨水管道收集后进入园区雨水管网。
生活污水依托云南联帆建材科技有限公司现有化粪池与污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫标准回用于厂区绿化。
	依托

	
	供电
	本项目新建变压器一台，建设后不会改动周边用电环境。
	新建

	环保工程
	废气治理设施
	电预热、模压成型、罩光废气
	电预热、模压成型、罩光废气产生的非甲烷总烃与甲醛经集气罩收集后通过活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后经15m高排气筒（DA001）排放。
	新建

	
	
	称量打磨废气
	打磨与称量产生的废气通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放。
	新建

	
	废水治理设施
	冷却水池
	项目设置1个容积为100m3的冷却水水池及配套设置一座冷却塔，用于液压设备冷却。
	依托

	
	
	化粪池
	项目依托云南联帆建材科技有限公司已建成容积为5m3的化粪池用于处理生活污水。
	依托

	
	
	污水处理站
	项目依托云南联帆建材科技有限公司已建成处理能力为8m3/d的污水处理站用于处理生活污水。
	依托

	
	
	回用水池
	项目依托云南联帆建材科技有限公司已建成容积为20m3的回用水池用于暂存处理后的生活污水。
	依托

	
	固废治理设施
	生活垃圾
收集桶
	设置5个生活垃圾收集桶，位于办公室区域内
	新建

	
	
	一般固废
暂存点
	设置1个一般固废暂存点，位于密胺餐具生产车间内。
	新建

	
	
	危险废物
贮存间
	设置1间5m2危险废物贮存间，位于密胺餐具生产车间南侧。
	新建

	
	噪声治理
	设备基础减振、厂房隔声等
	新建

	
	地下水及土壤防渗要求
	重点防渗区
	危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s进行防渗。原料库按照等效黏土防渗层 Mb ≥6.0m，K≤1×10-7cm/s进行防渗；
	新建

	
	
	简单防渗区
	生产加工区域、道路等进行一般的地面硬化处理。
	新建

	
	环境风险
	①润滑油、液压油、废润滑油、废液压油存储在专门的区域，并对所在区域进行防渗处理。
②危废暂存于危险废物贮存间内，危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及本环评提出的要求进行建设，做好防腐蚀、防渗漏、防流失，且委托有资质的危险废物处置单位清运处置。
③防护措施：自备防护服、防护口罩、堵漏器材；应急物资：灭火器等消防灭火器材；119火警电话、120急救电话及应急通讯装置。
	新建



5、产品方案
本项目产品方案见下表2-2：
表2-2   项目产品情况表
	序号
	产品名称
	产品产量（t/a）
	备注

	1
	密胺餐具
	1000
	质量与性能要求主要依据《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）与《密胺塑料餐饮具》（GB/T 41001-2021）。

	合计
	1000
	/


6、生产设备
项目主要生产设备见表2-3。
表2-3  项目生产主要设备一览表
	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	1
	密胺液压成型机
	250T四柱式
	4
	/

	2
	密胺液压成型机
	300T四柱式
	5
	/

	3
	密胺液压成型机
	双色350T四柱式
	6
	/

	4
	原料预热烘箱
	60型恒温型
	15
	/

	5
	称料平台
	/
	6
	/

	6
	自动修边机
	台式通用款
	2
	/

	7
	手动修边机
	双工位除尘款
	2
	/

	8
	质量操作台
	/
	3
	/


7、原辅材料消耗情况
表2-4   项目生产原辅材料及能源消耗情况一览表
	序号
	原辅料名称
	规格
	年消耗量
	在项目区内最大储存量
	备注

	1
	密胺粉
	/
	976.67 t/a
	10t
	原料

	2
	罩光粉
	/
	30.00t/a
	0.5t
	原料

	3
	花纸
	/
	0.83 t/a
	0.4t
	原料

	4
	润滑油
	/
	0.20 t/a
	0.2t
	液压机润滑

	5
	液压油
	
	0.25 t/a
	0.2t
	液压机冷却


表2-5   项目使用原辅料理化性质一览表
	序号
	名称
	理化性质

	1
	密胺粉
	本项目所使用原料均采购袋装成品，为混合物，呈粉末状，化工合成热固性材料之一，是以三聚氰胺和甲醛在一定条件下反应为高分子聚合物，然后加入适量的木浆纤维素填料以及着色剂等辅助材料而制成。其主要成分为三聚氰胺甲醛树脂和木浆纤维素，三聚氰胺甲醛树脂含量约为60%，木浆纤维素中无有毒有害成分。《合成树脂及塑料手册》中注明三聚氰胺甲醛模塑料的物化性质为：无臭、无味、无毒、色泽鲜艳，比脲醛压塑料具有更优良的耐热水性及电气性能，热变型温度达180℃，连续使用温度在100℃以上，分解温度在354℃。密胺材料具有优异的电绝缘性能，即使在潮湿或高温条件下，其电气性能依然保持稳定，绝缘电阻：可达到105MΩ以上。绝缘强度（击穿电压）：通常在9.0MV/m以上，体积电阻率：约为1012Ω·cm。耐电弧性：表现良好，可达110~140秒，使其适用于制造防爆电器配件、电动工具绝缘部件等；且密胺粉本身具有自熄性，即离开火源后能自行熄灭，不易燃烧。有良好的阻燃性与耐热性。

	2
	罩光粉
	密胺罩光树脂，白色粉末状。它是甲醛和三聚氰胺反应成树脂，烘干球磨成的粉，因为不加纸浆，俗称“精粉”，用在压制餐具增加表面亮洁度，热变型温度180℃，连续使用温度在100℃以上，分解温度在354℃。

	3
	花纸
	密胺花纸，主要用于密胺、美耐皿、仿瓷餐具，花纸按照客户需求表面印有各色图案。

	4
	液压油
	从石油中提取，主要成分为烃类有机物。液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。


8、物料平衡
本项目主要使用原料密胺粉、罩光粉与花纸为1007.5t/a，产品密胺餐具产量为1000t/a，项目物料平衡详见下表：
表2-6   项目生产线物料平衡
	产品名称
	投入（t/a）
	产出（t/a）

	密胺餐具
	密胺粉
	976.67
	密胺餐具（产品）
	1000

	
	罩光粉
	30
	电预热、模压成型、罩光废气
	0.362

	
	花纸
	0.83
	称量打磨废气
	0.03

	
	
	
	无组织废气
	0.451

	
	
	
	称量打磨废气收尘灰
	2.53

	
	
	
	车间沉降粉尘
	0.27

	
	
	
	边角料与不合格品
	1.5

	
	
	
	其他损耗
	2.357

	合计
	/
	1007.5
	/
	1007.5


9、水量平衡分析
（1）用排水情况
本项目不产生生产废水，加金用水通过液压机高温压制后蒸发损耗，无废水产生，冷却水循环使用不外排。员工均不在项目内食宿，生活污水主要为员工盥洗废水。
1）生产用水
①冷却循环用水
项目对密胺餐具使用液压机进行压制，需对液压机进行冷却降温，冷却水循环使用，通过管道流入冷却循环水池。
项目区内已设置1座循环水池，冷却水循环使用，循环水量为10m3/d（2600m3/a）。循环过程中有蒸发损耗，蒸发损耗量按循环水量的1%计算，则冷却循环系统补充水量为0.1m3/d（26m3/a）。
②加金用水
本项目贴花后的素盘需要加金（加罩光粉），以增加产品的亮光度。罩光粉和水按照1:1比例进行调配，人工刷涂在产品表面，再放入液压机加压加热，加热温度为180℃，加金用水通过液压机高温压制后蒸发损耗，无废水产生。项目罩光粉年使用量为30t/a，则加金用水量为0.11m3/d（30m3/a）。
2）生活用水
项目运营期工作人员为10人，厂区内不设宿舍和食堂，人员中午用餐采用外送配餐。按照《云南用水定额标准》（DB53/T168-2026）非住宿员工用水量按照40L/（人·d）计，则生活用水量为0.4m3/d、108m3/a，产污系数为80%，故污水产生量为0.32m3/d、115.2m3/a，生活污水依托云南联帆建材科技有限公司已建成容积为5m3的化粪池预处理后排入云南联帆建材科技有限公司已建成处理能力为8m3/d的污水处理站处理，处理达标后回用于联帆公司厂区绿化。
（2）水量平衡
项目给排水情况见表2-7，项目水平衡图如图2-1所示。
表2-7   项目给排水情况一览表
	用水类别
	用水单元
	用水量
	废水产生量
	排放情况

	
	
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	

	生产用水
	冷却
	0.1
	26
	0
	0
	循环使用不外排。

	
	加金
	0.11
	30
	0
	0
	蒸发损耗

	生活用水
	办公区
	0.4
	108
	0.32
	115.2
	依托云南联帆建材科技有限公司已建成化粪池与污水处理站，处理达标后回用于厂区绿化。

	合计
	/
	0.61
	164.7
	0
	0
	/




图2-1  项目区水量平衡图  单位：m3/d
10、工作制度及劳动定员
工作制度：项目年生产260天，每天两班，每班8小时。
劳动定员：员工人数10人，厂区内不设宿舍和食堂。
11、平面布置
根据项目平面布置图可以看出，项目整体呈矩形，本工程租用云南联帆建材科技有限公司内生产厂房进行生产密胺餐具，液压成型机、称料机和修边机等生产设备位于生产车间东侧，生产车间西侧为成品库，一般固废暂存点与危险废物贮存间位于生产车间，项目租用办公区位于生产区北侧，生产区按照生产工艺流程进行布置，有合理的功能区分，最大程度地减少占地、降低能耗。项目废气处理设施就近布置在污染源产生处，该项目各设施布置合理，项目出口紧邻道路，交通便利。

	工艺流程和产排污环节
	1、 施工期
本项目租用云南联帆建材科技有限公司内闲置厂房及闲置空地进行密胺餐具生产，施工期主要是对生产车间内部进行适应性改造，建设产品堆放区，在生产车间安装生产设备以及相关环保设施和配套辅助设施后投入使用。建设周期为2026年11月-2026年12月，共1个月。
项目施工工序主要为生产设备安装、辅助工程建设以及工程验收及设备调式等，从污染角度分析，施工期主要污染因子有：施工废气、施工噪声、施工固体废弃物、施工废水等。项目施工期工艺流程图见图2-2：
G、S、N、W
辅助工程
生产设备安装
注：N：噪声；G：废气；S：固废；W：废水
S、N
工程验收及设备调试
N
G、S、N、W
基础工程

图2-2   施工期工艺流程及产污环节图
二、运营期
（一）工艺流程简述
项目生产过程主要为称量、热压挤出、修边等，工艺流程图及产污环节详见下图2-3。


图2-3 密胺餐具生产工艺流程图
密胺餐具生产工艺流程简述：
人工称量：外购的密胺粉为多种颜色，满足客户对颜色的需求，本项目无需再进行另加工或添加料，直接使用。根据餐具克重，一般多称量2%的原料，人工用铲子将密胺粉加入原料盒中，置于电子秤上称重。该过程会有少量称量粉尘产生；
预热：将装有称量好的密胺粉的原料盒送入高频预热机内进行预热（电加热），加热温度约为80~90℃，预热时间约为300S，去除原料中的水分。该过程会有少量预热废气产生；
热压挤出：将经过预热后结块的原料人工倒入经预热后闭合的模具中，压力约为140～170MPa，油压成型机采用电加热，加热温度180~200℃，压制1min，使原料在一定压力和温度下流动，发生交联反应，固化成型，开模得到初制品（又称素盘）。热压挤出处产生的甲醛主要有两个来源，一是树脂合成后残留的“原料自带游离甲醛”，二是热压交联固化反应中释放的“工艺新增甲醛”。原料自带游离甲醛：来源是合成阶段未反应完的甲醛。密胺树脂合成时，为驱动反应完全，甲醛通常过量投料。反应结束后，部分未参与羟甲基化的甲醛以游离态残留在树脂中。工艺新增甲醛：这是热压阶段新生成的甲醛，主要来自两个方面。其一，预聚体中残留的羟甲基（—CH2OH）在高温下若未能及时参与缩合，可能发生可逆分解，重新释放出甲醛；其二，交联网络中形成的醚键（—CH2—O—CH2—）在热、湿或酸性条件下具有水解不稳定性，可能断裂并释放甲醛。此过程产生热压挤出废气和噪声；
贴花纸：外购的成品花纸先经人工裁剪后再由人工贴至素盘表面，将贴花纸的餐具再次送入液压机压力贴合。花纸为绵纸，在压制贴合时无废气产生；该环节会产生粉尘与噪声；
加金罩光：贴花后的素盘需要加金（加罩光粉），以增加产品的亮光度。罩光粉和水按照1:1比例进行调配，人工刷涂在产品表面，再放入油压机加压加热，加热温度为180℃，持续时间为30S，开模后得到加金的密胺餐具。该工序产生加金废气（有机废气）和噪声；
打磨抛光：上述半成品有毛边，不利于使用，员工将半成品装于塑料筐内，搬运至打磨、抛光区，先经人工修除飞边，再用砂带机和抛光机进行研磨，进一步把产品的毛边去掉，确保产品光洁度。该过程产生噪声、废边角料与打磨抛光废气；
检验入库：经检验合格的产品包装入库，此过程产生不合格品与废包装袋。
根据工艺流程，本项目产污环节一览表见下表。
表2-8  项目主要污染工序及治理、排放方式一览表
	类别
	生产工序
	主要污染物
	收集、处置、排放措施

	废气
	电预热、模压成型、罩光
	非甲烷总烃、甲醛
	采用引风机（风机风量20000m3/h）+集气罩（收集效率90%）+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后通过15m高排气筒（DA001）外排。

	
	称量、打磨
	粉尘
	采用引风机（风机风量7000m3/h）+集气罩（收集效率85%）+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）外排。

	废水
	冷却
	冷却循环用水
	冷却水循环使用。

	
	加金
	加金用水
	加金用水通过液压机高温压制后蒸发损耗，无废水产生。

	噪声
	生产设备、进出车辆
	运行噪声
	基础减震、距离衰减

	固废
	一般固体废物
	称量打磨废气收尘灰
	收集后外售综合利用

	
	
	车间沉降粉尘
	收集后委托环卫部门处置

	
	
	边角料与不合格品
	收集后外售综合利用

	
	
	废包装袋
	收集后外售综合利用

	
	危险废物
	废润滑油
	收集后分区暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置

	
	
	废油桶
	

	
	
	废液压油
	

	
	
	废活性炭
	

	
	
	废催化剂
	

	
	办公生活
	生活垃圾
	收集后委托环卫部门清运处置




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租用云南联帆建材科技有限公司标准厂房进行生产密胺餐具。根据调查以及云南联帆建材科技有限公司提供资料，目前该项目所租用厂房为原成品仓库，不涉及生产污染源。
1、云南联帆建材科技有限公司环保手续办理情况
云南联帆建材科技有限公司成立于2019年9月，于2019年11月取得易门县发展和改革局的投资项目备案证（易发改备案〔2019〕195号），于2020年3月编制了《年产4000吨PVC塑料管材生产建设项目环境影响报告表》，并于2020年7月6日取得了《玉溪市生态环境局易门分局关于云南联帆建材科技有限公司年产4000吨PVC塑料管材生产建设项目环境影响报告表的批复》（易环审〔2020〕35号）。联帆科技共建设8条塑料管材生产线，其生产能力为年产4000吨PVC塑料管材，总占地面积为11215m2，总建筑面积为7666.6m2。已完成了排污许可证（登记编号：91530425MA6P1KKLXC001X），应急预案编制已完成（备案编号：530425-2022-044-L），并于2023年4月完成了竣工环境保护验收监测表编制，并取得验收意见。
2、云南联帆建材科技有限公司工程内容
云南联帆建材科技有限公司选址于玉溪市易门工业园区麦子田片区，占地面积约11215m2，建筑面积约7666.6m2，设置8条生产线年产4000吨PVC塑料管材、主要建设内容详见下表：
表2-9    项目主要建设内容
	工程类别
	实际建设内容及规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	钢架结构，建筑面积6565.28m2，主要分为PVC原料仓库、生产区、成品仓库、破碎车间、工具间，生产区布设有8条PVC生产线。
	本项目租用该厂房面积为1400m2，其余仍作为联帆建材科技生产厂房使用

	辅助工程
	综合楼
	钢混凝土结构，3层，建筑面积1025.84m2，位于生产车间北侧，员工宿舍设置在二、三层，一层设置员工食堂及卫生间等辅助设施。
	本项目租用2间办公室使用

	公用工程
	给水系统
	由园区供水管网供给。
	本次依托内容

	
	排水系统
	项目实行雨污分流制，雨水经雨水管道外排至园区雨水管网；项目区冷却水循环使用，不外排，生活污水经一体化污水处理设施处理后回用于绿化及道路浇洒，不外排。
	本次依托内容

	
	废水
	化粪池
	1座，容积为5m3
	本次依托内容

	
	
	一体化污水处理设施
	1套，处理能力8m3/d
	本次依托内容

	
	
	回用水池
	1座，容积为20m3
	本次依托内容


3、云南联帆建材科技有限公司现有污染物产生及排放情况
（1）废气
联帆科技运营期产生的废气主要为运营过程中排放的挤出废气、配料粉尘。无组织有机废气、破碎粉尘及食堂油烟等。
①有组织废气
挤出废气：挤出废气中污染物主要为VOCs、氯化氢。均在生产线挤出机上方均设置集气罩进行收集后，通过管道连接汇总，管道末端设置一套活性炭吸附装置进行处理达标后，由1根20m高的排气筒（G1）排放。
投料粉尘：项目配料工序污染物主要为粉尘粉。在投料出气口设置集气罩收集后经布袋除尘器进行处理达标后，由20m高排气筒（G2）排放。
②无组织废气
无组织废主要有，未收集挤出废气、除尘器未收集粉尘、破碎粉尘、及食堂油烟等。
表2-10 废气污染物处理处置情况表
	废气名称
	挤出废气
	投料粉尘
	挤出工序未收集废气
	投料工序未收集粉尘
	破碎粉尘

	来源
	挤出工序
	投料工序
	挤出工序
	投料工序
	破碎工序

	污染物种类
	VOCs、氯化氢
	粉尘
	VOCs、氯化氢
	粉尘
	粉尘

	排放方式
	有组织
	有组织
	无组织
	无组织
	/

	治理设施
	活性炭吸附装置+排气筒（G1）
	布袋除尘器+排气筒（G2）
	车间通风设施
	车间通风设施
	布袋除尘器、车间通风设施

	工艺与规模
	/
	/
	/
	/
	/

	设计指标
	净化效率50%
	除尘效率99%
	/
	/
	/

	排气筒高度与内径尺寸
	排气筒20m
	排气筒20m
	/

	/

	/


	排放去向
	大气环境
	大气环境
	
大气环境

	/
	/


本次联帆科技废气达标情况采用项目验收监测数据，云南环普检测科技有限公司于2022年8月24日、2022年8月25日对有机废气排放筒G1（非甲烷总烃、氯化氢）与混料废气排气筒G2（颗粒物）以及厂界无组织非甲烷总烃进行了监测，于2022年11月23日与2022年11月24日对厂界无组织颗粒物进行了监测。监测结果如下：
1）有机废气排放筒G1
表2-11   有组织排放废气（G1）监测结果    单位：mg/m3
	监测点位
	有机废气排放筒G1

	检测日期
	2022.08.24

	含湿量（%）
	3.0
	2.9
	2.9

	平均烟温（℃）
	42.7
	43.3
	43.9

	烟气流速（m/s）
	20.9
	20.5
	20.8

	烟气流量（m3/h）
	14763
	14478
	14669

	样品编号
	标干流量（m³/h）
	氯化氢

	
	
	实测排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）

	22081905F101-2
	10127
	2.2
	0.022

	22081905F102-2
	9913
	3.1
	0.031

	22081905F103-2
	10028
	2.5
	0.025

	平均值
	10023
	2.6
	0.026

	标准值
	——
	100
	0.43

	达标分析
	达标

	样品编号
	标干流量（m³/h）
	非甲烷总烃

	
	
	实测排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）

	22081905F101-2
	10127
	1.83
	0.019

	22081905F102-2
	9913
	1.95
	0.019

	22081905F103-2
	10028
	1.70
	0.017

	平均值
	10023
	1.83
	0.018

	标准值
	——
	40
	2.7

	达标分析
	达标

	检测日期
	2022.08.25

	含湿量（%）
	2.8
	2.9
	2.8

	平均烟温（℃）
	38.4
	38.9
	38.1

	烟气流速（m/s）
	20.2
	19.7
	19.8

	烟气流量（m3/h）
	14297
	13956
	14013

	样品编号
	标干流量（m³/h）
	氯化氢

	
	
	实测排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）

	22081905F201-2
	9978
	2.0
	0.020

	22081905F202-2
	9699
	2.7
	0.026

	22081905F203-2
	9779
	2.4
	0.023

	平均值
	9819
	2.4
	0.024

	标准值
	——
	100
	0.43

	达标分析
	达标

	样品编号
	标干流量（m³/h）
	非甲烷总烃

	
	
	实测排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）

	22081905F201-2
	9978
	1.76
	0.018

	22081905F202-2
	9699
	1.51
	0.015

	22081905F203-2
	9779
	1.71
	0.017

	平均值
	9819
	1.66
	0.016

	标准值
	——
	40
	2.7

	达标分析
	达标


2） 混料废气排气筒G2
表2-12   项目有组织排放废气（G2）监测结果    单位：mg/m3
	监测点位
	混料废气排气筒G2

	检测日期
	2022.08.24

	含湿量（%）
	2.8
	2.9
	2.9

	平均烟温（℃）
	31.7
	31.9
	32.2

	烟气流速（m/s）
	1.2
	1.2
	1.2

	烟气流量（m3/h）
	2447
	2448
	2448

	样品编号
	标干流量（m³/h）
	颗粒物

	
	
	实测排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）

	22081905G101-2
	24035
	9.1
	0.016

	22081905G102-2
	24734
	8.3
	0.014

	22081905G103-2
	25090
	7.8
	0.014

	平均值
	24620
	8.4
	0.015

	标准值
	——
	120
	5.9

	达标分析
	达标

	检测日期
	2022.08.25

	含湿量（%）
	3.0
	2.9
	3.0

	平均烟温（℃）
	30.8
	31.3
	31.4

	烟气流速（m/s）
	1.2
	1.2
	1.2

	烟气流量（m3/h）
	2443
	2445
	2445

	样品编号
	标干流量（m³/h）
	颗粒物

	
	
	实测排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）

	22081905G201-2
	23914
	7.1
	0.012

	22081905G202-2
	24909
	8.3
	0.014

	22081905G203-2
	24847
	7.5
	0.013

	平均值
	24557
	7.6
	0.013

	标准值
	——
	120
	5.9

	达标分析
	达标


根据监测结果，云南联帆建材科技有限公司有机废气VOCs的排放浓度及排放速率能达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中表排放标准；氯化氢的排放浓度及排放速率能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；粉尘的排放浓度及排放速率能《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，云南联帆建材科技有限公司有组织废气可做到达标排放。
3）无组织排放废气监测结果
表2-13  无组织氯化氢排放废气监测结果    单位：mg/m3
	监测项目
	监测点位
	监测时间
	实测值
	标准
	达标情况

	氯化氢
	厂区上风向
	2022.08.24
	10:24~11:24
	0.05L
	≤0.2
	达标

	
	
	
	13:46~14:46
	0.05L
	
	达标

	
	
	
	16:08~17:08
	0.05L
	
	达标

	
	
	2022.08.25
	09:13~10:13
	0.05L
	≤0.2
	达标

	
	
	
	11:20~12:20
	0.05L
	
	达标

	
	
	
	14:07~15:07
	0.05L
	
	达标

	
	厂区下风向1#
	2022.08.24
	10:24~11:24
	0.13
	≤0.2
	达标

	
	
	
	13:46~14:46
	0.17
	
	达标

	
	
	
	16:08~17:08
	0.15
	
	达标

	
	
	2022.08.25
	09:13~10:13
	0.11
	≤0.2
	达标

	
	
	
	11:20~12:20
	0.15
	
	达标

	
	
	
	14:07~15:07
	0.13
	
	达标

	
	厂区下风向2#
	2022.08.24
	10:24~11:24
	0.10
	≤0.2
	达标

	
	
	
	13:46~14:46
	0.13
	
	达标

	
	
	
	16:08~17:08
	0.13
	
	达标

	
	
	2022.08.25
	09:13~10:13
	0.09
	≤0.2
	达标

	
	
	
	11:20~12:20
	0.12
	
	达标

	
	
	
	14:07~15:07
	0.10
	
	达标

	
	厂区下风向3#
	2022.08.24
	10:24~11:24
	0.05
	≤0.2
	达标

	
	
	
	13:46~14:46
	0.07
	
	达标

	
	
	
	16:08~17:08
	0.06
	
	达标

	
	
	2022.08.25
	09:13~10:13
	0.05L
	≤0.2
	达标

	
	
	
	11:20~12:20
	0.06
	
	达标

	
	
	
	14:07~15:07
	0.05L
	
	达标


表2-14 无组织非甲烷总烃排放废气监测结果   单位：mg/m3
	监测项目
	监测点位
	监测时间
	实测值
	标准
	达标情况

	非甲烷总烃
	厂区上风向
	2022.08.24
	10:28
	2.26
	≤4.0 
	达标

	
	
	
	13:51
	2.31
	
	达标

	
	
	
	16:12
	2.31
	
	达标

	
	
	2022.08.25
	09:15
	1.19
	≤4.0
	达标

	
	
	
	11:23
	1.23
	
	达标

	
	
	
	14:09
	1.27
	
	达标

	
	厂区下风向1#
	2022.08.24
	10:31
	1.45
	≤4.0 
	达标

	
	
	
	13:54
	1.27
	
	达标

	
	
	
	16:15
	1.42
	
	达标

	
	
	2022.08.25
	09:18
	2.04
	≤4.0 
	达标

	
	
	
	11:26
	2.09
	
	达标

	
	
	
	14:13
	1.87
	
	达标

	
	厂区下风向2#
	2022.08.24
	10:33
	3.04
	≤4.0 
	达标

	
	
	
	13:56
	2.98
	
	达标

	
	
	
	16:17
	3.14
	
	达标

	
	
	2022.08.25
	09:21
	2.82
	≤4.0
	达标

	
	
	
	11:29
	2.79
	
	达标

	
	
	
	14:15
	2.64
	
	达标

	
	厂区下风向3#
	2022.08.24
	10:34
	1.46
	≤4.0
	达标

	
	
	
	13:57
	1.21
	
	达标

	
	
	
	16:18
	1.47
	
	达标

	
	
	2022.08.25
	09:22
	1.02
	≤4.0
	达标

	
	
	
	11:31
	1.34
	
	达标

	
	
	
	14:16
	1.37
	
	达标

	
	厂房门窗外
	2022.08.24
	10:36
	2.11
	≤10
	达标

	
	
	
	14:01
	2.24
	
	达标

	
	
	
	16:20
	2.36
	
	达标

	
	
	2022.08.25
	09:24
	1.96
	≤10 
	达标

	
	
	
	11:33
	2.00
	
	达标

	
	
	
	14:18
	2.00
	
	达标


表2-15 项目无组织颗粒物排放废气监测结果   单位：mg/m3
	监测项目
	监测点位
	监测时间
	实测值
	标准
	达标情况

	非甲烷总烃
	厂区上风向
	2022.11.23
	10:31~11:31
	0.090
	≤1.0 
	达标

	
	
	
	13:42~14:42
	0.110
	
	达标

	
	
	
	16:50~17:50
	0.128
	
	达标

	
	
	2022.11.24
	10:15~11:15
	0.108
	≤1.0 
	达标

	
	
	
	13:21~14:21
	0.128
	
	达标

	
	
	
	16:03~17:03
	0.110
	
	达标

	
	厂区下风向1#
	2022.11.23
	10:31~11:31
	0.289
	≤1.0 
	达标

	
	
	
	13:42~14:42
	0.348
	
	达标

	
	
	
	16:50~17:50
	0.384
	
	达标

	
	
	2022.11.24
	10:15~11:15
	0.306
	≤1.0 
	达标

	
	
	
	13:21~14:21
	0.384
	
	达标

	
	
	
	16:03~17:03
	0.347
	
	达标

	
	厂区下风向2#
	2022.11.23
	10:31~11:31
	0.253
	≤1.0
	达标

	
	
	
	13:42~14:42
	0.311
	
	达标

	
	
	
	16:50~17:50
	0.347
	
	达标

	
	
	2022.11.24
	10:15~11:15
	0.270
	≤1.0 
	达标

	
	
	
	13:21~14:21
	0.347
	
	达标

	
	
	
	16:03~17:03
	0.310
	
	达标

	
	厂区下风向3#
	2022.11.23
	10:31~11:31
	0.325
	≤1.0 
	达标

	
	
	
	13:42~14:42
	0.366
	
	达标

	
	
	
	16:50~17:50
	0.402
	
	达标

	
	
	2022.11.24
	10:15~11:15
	0.342
	≤1.0 
	达标

	
	
	
	13:21~14:21
	0.402
	
	达标

	
	
	
	16:03~17:03
	0.383
	
	达标


从监测结果来看，云南联帆建材科技有限公司厂界无组织排放的氯化氢、非甲烷总烃、颗粒物能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值；厂房外监控点非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值；云南联帆建材科技有限公司无组织废气可做到达标排放。
（2）废水
（1）废水产生情况
厂区内实行雨污分流制度，生产用水主要为冷却水，生活废水主要来自员工生活污水。
生产用水：项目冷却水循环水量为40m3/h，循环水量为960m3/d，因蒸发损失，每天需补充新鲜水1m3。
生活污水：①盥洗废水住宿员工盥洗用水为1.4m3/d，污水量为1.12m3/d。非住宿员工日常用水主要为洗手水和冲厕水，用水量为0.3m3/d，废水产生量为0.24m3/d。②食堂餐饮废水活用水量0.6m3/d，食堂餐饮废水产生量为0.48m3/d。项目盥洗废水、餐饮废水主要污染物为COD、BOD5、SS、总磷、氨氮和动植物油。
绿化用水：项目晴天绿化用水量为1.562m3/d。非雨天绿化用水量为328.073m3/a，水源来自于一体化污水处理设施出水。
道路硬化区清扫用水：项目非雨天道路硬化区清扫用水量为240m3/a。水源来自于一体化污水处理设施出水。
（2）污水配套环保治理设施
云南联帆建材科技有限公司实际建成的废水处理措施如下：
冷却水池：项目设有一座冷却水池50m3用于生产冷却水循环使用。
隔油池：项目设有一座1.5m3的隔油池，用于预处理食堂废水。
化粪池：项目设有2m3的化粪池，对生活废水进行预处理。
一体化污水处理设施：1套，处理能力为8m3/d的污水处理设施，处理工艺使用“调节池+A/O+MBR膜生物反应器+紫外线消毒”工艺，用于水处理生活废水。
（3）污水处置去向
生产时产生的冷却水循环使用不外排，通过管道流入冷却塔；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后，最终进入自建的一体化污水处理设施处理达标后晴天回用于绿化及道路洒水降尘，不外排，雨天暂存于回用水池。
本次联帆科技废水达标情况采用项目验收监测数据，云南环普检测科技有限公司于2022年8月24日、2022年8月25日对自建污水处理站出口水质进行了监测，监测结果如下：
表2-16   废水排放口监测结果     单位：mg/L（除pH为无量纲）
	时间
检测项目
	2022.08.24
	2022.08.25
	标准值
	达标情况

	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	pH（无量纲）
	8.48
	8.57
	8.52
	8.59
	8.53
	8.50
	8.59
	8.56
	6.0~9.0
	达标

	化学需氧量（mg/L）
	19
	22
	24
	20
	22
	24
	26
	21
	≤50
	达标

	五日生化需氧量（mg/L）
	6.0
	7.0
	7.7
	7.3
	7.0
	7.8
	8.3
	6.6
	≤10
	达标

	悬浮物（mg/L）
	6
	7
	8
	7
	5
	7
	8
	6
	≤10
	达标

	氨氮（mg/L）
	4.25
	4.12
	4.29
	4.26
	4.36
	4.17
	4.28
	4.20
	≤8
	达标

	总磷（mg/L）
	0.41
	0.46
	0.44
	0.39
	0.44
	0.40
	0.37
	0.45
	≤0.5
	达标

	动植物油（mg/L）
	0.66
	0.71
	0.69
	0.68
	0.70
	0.66
	0.67
	0.69
	≤1
	达标

	色度（度）
	20
	15
	15
	20
	15
	20
	15
	20
	≤30
	达标

	嗅
	无不快感
	无不快感
	无不快感
	无不快感
	无不快感
	无不快感
	无不快感
	无不快感
	无不快感
	达标

	浊度（NTU）
	1L
	1L
	1L
	1L
	1L
	1L
	1L
	1L
	≤10MTU
	达标

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.25
	0.31
	0.27
	0.28
	0.27
	0.32
	0.33
	0.29
	≤0.5
	达标

	溶解性总固体（mg/L）
	168
	149
	155
	170
	144
	152
	163
	157
	  ≤1000
	达标

	溶解氧（mg/L）
	2.3
	2.4
	2.4
	2.6
	2.5
	2.4
	2.3
	2.3
	≥2
	达标

	总氯（mg/L）
	1.09
	1.01
	1.21
	1.14
	1.16
	1.08
	1.28
	1.12
	≥1.0
	达标

	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	无
	达标

	备注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。


根据表2-15监测结果，经污水处理站处理后的出水水质可满足《城市污水再生利用城市杂用水水质（GB/T18920-2020）标准。
（3）噪声
项目噪声源主要为拌料机、挤出机、切割机、破碎机等设备运行产生，工程选用低噪声设备，并安装减震垫等减振措施，采用封闭厂房隔声等降低噪声影响。
云南环普检测科技有限公司于2022年8月24日、2022年8月25日对云南联帆建材科技有限公司厂界噪声进行了监测，监测结果见下表。
表2-17    厂界噪声排放标准     单位：dB（A）
	时间
点位
	2022.08.24
昼间
	2022.08.24
夜间
	2022.08.25
昼间
	2022.08.25
夜间

	厂界东
	52
	46
	56
	46

	厂界南
	60
	51
	59
	51

	厂界西
	63
	52
	64
	53

	厂界北
	61
	53
	62
	52

	执行标准
	≤65
	≤55
	≤65
	≤55

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


从监测结果来看，东、南、西、北厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂界噪声做到达标排放。
（4）固体废物
经现场调查，云南联帆建材科技有限公司生产过程中产生的固体废物主要为生产固废、危险废弃物和生活固废。生产固废（废包装袋、边角料及不合格产品、除尘器收集粉尘）；生活固废（生活垃圾、化粪池及一体化污水处理设施产生的污泥）；危险废弃物（废活性炭、废机油）。
1）生产固废
①废包装袋：原料废包装袋，产生量为0.5t/a，统一收集后可回收利用的在厂区内重复使用，不可利用的外售回收商资源化利用处置。
②边角料及不合格产品：不合格品及边角料产生量为8t/a，分类收集后经破碎后作为原料返回生产线使用。
③除尘器收集粉尘：除尘器收集粉尘量为2.4t/a，收集后返回生产线作为原料使用。
（2）生活固废
①生活垃圾：生活垃圾产生量为21kg/d（6.3t/a），进行分类垃圾桶收集，委托环卫部门及时清运。
②化粪池污泥：化粪池污泥产生量为0.8t/a，委托环卫部门定期清掏清运处置。
③一体化污水处理设施污泥：污泥产生量约为0.5t/a，同化粪池污泥一同委托环卫部门定期抽吸清运处置。
（3）危险固废
①废活性炭：活性炭产生量为0.5t/a，收集后暂存于危险废物贮存间，并委托有资质的单位处理。
②废润滑油：废润滑油产生量为0.02t/a。收集后暂存于危险废物贮存间，并委托有资质的单位处理。
表2-18  项目固废产生及处置情况一览表
	序号
	名称
	性质
	产生量（t/a）
	处置方式

	1
	废包装袋
	一般固废
	0.5
	统一收集后可回收利用的在厂区内重复使用，不可利用的外售回收商资源化利用处置

	2
	边角料及不合格产品
	
	8
	分类收集后经破碎后作为原料返回生产线使用

	3
	除尘器收集粉尘
	
	2.4
	收集后返回生产线作为原料使用

	4
	生活垃圾
	生活固废
	7.5
	委托环卫部门及时清运

	5
	化粪池污泥
	
	0.8
	委托环卫部门定期清掏清运处置

	6
	一体化污水处理设施污泥
	
	0.5
	

	7
	废活性炭
	危险废物
	0.5
	暂存于危废间内，委托有资质的单位处理。

	8
	废机油
	
	0.02
	


综上，云南联帆建材科技有限公司废气、废水、噪声与固废均满足相关排放标准，经现场踏勘与资料核查确认云南联帆建材科技有限公司原有环保设施运行正常。
4、项目租用车间现状
本项目所租用厂房为云南联帆建材科技有限公司生产车间，生产车间属于钢架结构，建筑面积6565.28m2，主要分为PVC原料仓库、生产区、成品仓库、破碎车间、工具间，生产区布设有8条PVC生产线。本项目租用区域已与联帆科技公司其他8条PVC生产线所在的生产车间采用隔板进行全封闭物理隔离，实现了空间上的完全独立。租用区域为成品仓库，不涉及任何生产性污染源，而联帆科技公司的主要产污环节集中于其生产车间，因此，通过上述封闭隔断措施，可有效杜绝双方作业活动的交叉影响。
综上，项目所使用车间不存在历史环境遗留问题。



[bookmark: _Toc14856][bookmark: _Toc25393]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量现状
项目所在地为易门产业园区麦子田片区，根据大气环境功能区划，区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值和表2二级浓度限值。本项目大气环境评价等级为二级评价，大气环境影响评价范围为项目厂界外边长5km的矩形区域，评价范围内涉及易门县翠柏自然保护区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段一级浓度限值和表2一级浓度限值。
（1）达标区判定
1）一类区
项目大气评价范围内涉及翠柏自然保护区，翠柏保护区位于本项目东北侧与西北侧，距离分别为1.80km与2.40km，东北侧翠柏保护区位于本项目下风向，本项目对涉及的翠柏自然保护区基本污染物及其他污染物进行环境质量现状监测。
本次评价委托云南天倪检测有限公司对翠柏自然保护区的二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮、PM10、PM2.5、TSP、臭氧、非甲烷总烃、甲醛共9项污染物进行了补充监测，具体如下：
监测项目：二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮、PM10、PM2.5、TSP、臭氧、非甲烷总烃、甲醛共9项；
监测点位：现状监测共设1个点A2（位于本项目下风向），监测点经纬度为（E102°14′27.7122″、N24°47′20.0383″）位于翠柏自然保护区范围内（监测点设置于不受人为活动影响的区域）。
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图3-1 监测点位图
监测时间：2026.6.27～2026.7.3，共7天；
监测频率：根据国家环保局颁布的关于空气环境质量采样频率和采样时间的相关规定和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）对污染物监测数据的统计有效性的规定，确定SO2、NO2、CO连续7天，每天1组日均值、1组小时均值（小时值每日采样4次）；PM10、PM2.5、TSP连续7天，每天1组日均值；O3连续7天，每天至少1组8h均值、1组小时均值（小时值每日采样4次）；非甲烷总烃连续7天，每天1组小时均值（小时值每日采样4次）；甲醛连续7天，每天1组小时均值（小时值每日采样4次）。
监测分析方法：按照国家相关规定、标准和规范进行采样和分析；
评价标准：《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1过渡阶段一级浓度限值和表2一级浓度限值、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的标准以及参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃参考限值。监测点位图以及监测结果详见下表：
表3-1  臭氧8小时均值监测结果统计表
	监测点位
	监测日期
	臭氧均值（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	超标率（%）
	是否达标

	A2翠柏自然保护区1个点位
	2026.06.27
	0.069
	0.100
	0
	达标

	
	2026.06.28
	0.068
	0.100
	0
	达标

	
	2026.06.29
	0.070
	0.100
	0
	达标

	
	2026.06.30
	0.066
	0.100
	0
	达标

	
	2026.07.01
	0.070
	0.100
	0
	达标

	
	2026.07.02
	0.065
	0.100
	0
	达标

	
	2026.07.03
	0.065
	0.100
	0
	达标


表3-2  CO、非甲烷总烃与甲醛小时均值监测结果统计表
	监测点位
	采样日期
	监测结果
	监测结果
	监测结果

	
	
	非甲烷总烃（mg/m3）
	CO（mg/m3）
	甲醛（mg/m3）

	A2，翠柏自然保护区1个点位
	2026.06.27
	1.03
	0.32
	ND

	
	
	1.09
	0.30
	ND

	
	
	1.00
	0.39
	ND

	
	
	1.13
	0.35
	ND

	
	2026.06.28
	1.04
	0.41
	ND

	
	
	1.12
	0.39
	ND

	
	
	1.11
	0.37
	ND

	
	
	1.22
	0.43
	ND

	
	2026.06.29
	1.31
	0.32
	ND

	
	
	1.15
	0.37
	ND

	
	
	1.09
	0.47
	ND

	
	
	1.17
	0.32
	ND

	
	2026.06.30
	1.16
	0.31
	ND

	
	
	1.22
	0.45
	ND

	
	
	1.27
	0.56
	ND

	
	
	1.31
	0.40
	ND

	
	2026.07.01
	1.35
	0.39
	ND

	
	
	1.43
	0.35
	ND

	
	
	1.29
	0.39
	ND

	
	
	1.18
	0.32
	ND

	
	2026.07.02
	1.09
	0.35
	ND

	
	
	1.12
	0.47
	ND

	
	
	1.21
	0.38
	ND

	
	
	1.12
	0.40
	ND

	
	2026.07.03
	1.12
	0.39
	ND

	
	
	1.21
	0.47
	ND

	
	
	1.25
	0.39
	ND

	
	
	1.15
	0.41
	ND

	标准限值（mg/m3）
	2.00
	10.00
	0.005

	超标率（%）
	0
	0
	0

	是否达标
	达标
	达标
	/

	注：“ND”表明未检出


表3-3  NO2日平均值监测结果统计表
	监测点位
	采样日期
	监测结果

	
	
	NO2（mg/m3）

	A2，翠柏自然保护区1个点位
	2026.06.27
	0.017

	
	2026.06.28
	0.015

	
	2026.06.29
	0.016

	
	2026.06.30
	0.015

	
	2026.07.01
	0.016

	
	2026.07.02
	0.016

	
	2026.07.03
	0.015

	标准限值（mg/m3）
	0.080

	超标率（%）
	0

	是否达标
	达标


表3.4  CO日平均值监测结果统计表
	监测点位
	采样日期
	监测结果

	
	
	CO（mg/m3）

	A2，翠柏自然保护区1个点位
	2026.06.27
	0.41

	
	2026.06.28
	0.43

	
	2026.06.29
	0.39

	
	2026.06.30
	0.49

	
	2026.07.01
	0.45

	
	2026.07.02
	0.48

	
	2026.07.03
	0.51

	标准限值（mg/m3）
	4.00

	超标率（%）
	0

	是否达标
	达标
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	表3-5  SO2、PM10日均值监测结果统计表
	监测点位
	监测时间
	SO2
	PM10

	
	
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	超标率（%）
	是否达标
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	超标率（%）
	是否达标

	翠柏自然保护区
	2026.06.27
	0.010
	0.05
	0
	达标
	0.045
	0.05
	0
	达标

	
	2026.06.28
	0.010
	0.05
	0
	达标
	0.046
	0.05
	0
	达标

	
	2026.06.29
	0.011
	0.05
	0
	达标
	0.045
	0.05
	0
	达标

	
	2026.06.30
	0.009
	0.05
	0
	达标
	0.047
	0.05
	0
	达标

	
	2026.07.01
	0.011
	0.05
	0
	达标
	0.042
	0.05
	0
	达标

	
	2026.07.02
	0.010
	0.05
	0
	达标
	0.044
	0.05
	0
	达标

	
	2026.07.03
	0.010
	0.05
	0
	达标
	0.046
	0.05
	0
	达标

	备注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。


表3-6  PM2.5、TSP日均值监测结果统计表
	监测点位
	监测时间
	PM2.5
	TSP

	
	
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	超标率（%）
	是否达标
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	超标率（%）
	是否达标

	翠柏自然保护区
	2026.06.27
	0.028
	0.035
	0
	达标
	0.089
	0.12
	0
	达标

	
	2026.06.28
	0.025
	0.035
	0
	达标
	0.092
	0.12
	0
	达标

	
	2026.06.29
	0.024
	0.035
	0
	达标
	0.097
	0.12
	0
	达标

	
	2026.06.30
	0.026
	0.035
	0
	达标
	0.095
	0.12
	0
	达标

	
	2026.07.01
	0.028
	0.035
	0
	达标
	0.096
	0.12
	0
	达标

	
	2026.07.02
	0.023
	0.035
	0
	达标
	0.097
	0.12
	0
	达标

	
	2026.07.03
	0.025
	0.035
	0
	达标
	0.093
	0.12
	0
	达标

	备注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。


表3-7  SO2、NO2、臭氧小时均值监测结果统计表
	监测点位
	监测时间
	SO2
	NO2
	O3

	
	
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	超标率（%）
	是否达标
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	超标率（%）
	是否达标
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	超标率（%）
	是否达标

	翠柏自然保护区
	2026.06.27
	0.008
	0.15
	0
	达标
	0.018
	0.2
	0
	达标
	0.049
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.011
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.062
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.012
	0.15
	0
	达标
	0.015
	0.2
	0
	达标
	0.083
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.010
	0.15
	0
	达标
	0.016
	0.2
	0
	达标
	0.065
	0.160
	0
	达标

	
	2026.06.28
	0.009
	0.15
	0
	达标
	0.019
	0.2
	0
	达标
	0.055
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.012
	0.15
	0
	达标
	0.016
	0.2
	0
	达标
	0.066
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.010
	0.15
	0
	达标
	0.014
	0.2
	0
	达标
	0.086
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.009
	0.15
	0
	达标
	0.018
	0.2
	0
	达标
	0.083
	0.160
	0
	达标

	
	2026.06.29
	0.010
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.053
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.012
	0.15
	0
	达标
	0.016
	0.2
	0
	达标
	0.064
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.010
	0.15
	0
	达标
	0.014
	0.2
	0
	达标
	0.080
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.008
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.063
	0.160
	0
	达标

	
	2026.06.30
	0.009
	0.15
	0
	达标
	0.018
	0.2
	0
	达标
	0.051
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.011
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.059
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.010
	0.15
	0
	达标
	0.015
	0.2
	0
	达标
	0.079
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.009
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.065
	0.160
	0
	达标

	
	2026.07.01
	0.009
	0.15
	0
	达标
	0.018
	0.2
	0
	达标
	0.050
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.012
	0.15
	0
	达标
	0.016
	0.2
	0
	达标
	0.061
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.010
	0.15
	0
	达标
	0.013
	0.2
	0
	达标
	0.076
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.008
	0.15
	0
	达标
	0.016
	0.2
	0
	达标
	0.074
	0.160
	0
	达标

	
	2026.07.02
	0.009
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.051
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.013
	0.15
	0
	达标
	0.015
	0.2
	0
	达标
	0.056
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.011
	0.15
	0
	达标
	0.013
	0.2
	0
	达标
	0.077
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.009
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.070
	0.160
	0
	达标

	
	2026.07.03
	0.010
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.053
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.013
	0.15
	0
	达标
	0.016
	0.2
	0
	达标
	0.061
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.012
	0.15
	0
	达标
	0.014
	0.2
	0
	达标
	0.076
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.009
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.067
	0.160
	0
	达标

	备注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。


由表3-1至表3-7可知，项目区东北面翠柏自然保护区SO2、NO2、CO、O3日均值及小时值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段一级浓度限值和表2一级浓度限值，TSP、PM10、PM2.5日均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段一级浓度限值和表2一级浓度限值，甲醛满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1中浓度限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃参考限值。




















	
	2）二类区
①空气质量达标区判定
项目所在地为易门产业园区麦子田片区，根据大气环境功能区划，区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值和表2二级浓度限值。
达标区判定：易门县布设有一个环境空气自动监测站点，位于易门县中医院，位于项目区西南侧约14.25km处，根据易门县人民政府网发布的《2024年易门县生态环境状况公报》（易门县人民政府2025年6月24日），2024年县城区（中医院楼顶监测点）共开展空气环境质量监测365天，其中达一级：252天，占70%；二级：107天，占29.7%，超标1天（O3超标1天），占0.3%，环境空气质量优良率为99.7%，与2023年98.7%相比上升0.8%。各监测指标类别均为二级及以上，空气质量达标，项目所在地易门县在评价基准年2024年为环境空气质量达标区。
[bookmark: _Toc2747][bookmark: _Toc5175][bookmark: _Toc11172]②二类区补充监测
[bookmark: _Toc30934][bookmark: _Toc18926][bookmark: _Toc7385]根据本项目产污特点，项目的特征污染物为颗粒物、非甲烷总烃与甲醛。项目评价范围内未收集到国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年的连续1年的监测数据，也未收集到评价范围内近3年与项目排放的污染物有关的历史监测资料。
本项目委托云南天倪检测有限公司对项目区其他污染物环境质量现状进行监测，具体如下：
监测项目：TSP、非甲烷总烃、甲醛，共3项；
采样地点：厂区下风向设置1个监测点（A1，厂界下风向村东（1200m）处），共1个监测点；
[image: 一类区]
图3-2 监测点位图
监测时间：2026.6.27～2026.7.3，共7天；
采样频率：1个监测点对总悬浮颗粒物提供至少24小时监测结果；甲醛与非甲烷总烃提供1小时监测结果，具体监测结果如下表所示。
表3-8   TSP 24小时均值监测结果统计表
	监测时间
	采样点位及监测结果（mg/m3）

	
	厂界下风向村东（1200m）

	2026.06.27
	0.116

	2026.06.28
	0.111

	2026.06.29
	0.099

	2026.06.30
	0.104

	2026.07.01
	0.110

	2026.07.02
	0.100

	2026.07.03
	0.117

	标准值
	0.300

	达标情况
	达标


表3-9   非甲烷总烃 1小时均值监测结果统计表
	监测时间
	采样点位及监测结果（mg/m3）

	
	厂界下风向村东（1200m）

	2026.06.27
	0.99

	
	0.93

	
	0.89

	
	0.86

	2026.06.28
	0.78

	
	0.87

	
	0.75

	
	0.70

	2026.06.29
	0.76

	
	0.74

	
	0.68

	
	0.64

	2026.06.30
	0.69

	
	0.62

	
	0.56

	
	0.55

	2026.07.01
	0.79

	
	0.83

	
	0.72

	
	0.74

	2026.07.02
	0.86

	
	0.83

	
	0.71

	
	0.80

	2026.07.03
	0.90

	
	0.84

	
	0.88

	
	0.72

	标准值
	2.00

	达标情况
	达标


表3-10   甲醛 1小时均值监测结果统计表
	监测时间
	采样点位及监测结果（mg/m3）

	
	厂界下风向村东（1200m）

	2026.06.27
	ND

	
	ND

	
	ND

	
	ND

	2026.06.28
	ND

	
	ND

	
	ND

	
	ND

	2026.06.29
	ND

	
	ND

	
	ND

	
	ND

	2026.06.30
	ND

	
	ND

	
	ND

	
	ND

	2026.07.01
	ND

	
	ND

	
	ND

	
	ND

	2026.07.02
	ND

	
	ND

	
	ND

	
	ND

	2026.07.03
	ND

	
	ND

	
	ND

	
	ND

	标准值
	0.05

	达标情况
	达标

	注：“ND”表明未检出


从监测结果来看，TSP日均值满足《《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值和表2二级浓度限值，甲醛1小时均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ-2018）附录D标准要求。非甲烷总烃1小时均满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃参考限值。
2、地表水环境质量现状
现场勘查，项目附近主要的地表水体为位于项目北面2km的扒河。根据云南省水利厅《云南省水功能区划》（第二版）（云水发〔2014〕19号），扒河（易门柏树—易门大谷厂），水功能区划为农业用水区，2030年水质目标Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
根据《2024年易门县生态环境状况公报》，2024年全县共有地表水国控断面2个，分别是绿汁江大桥断面和扒河大谷厂水管所断面，最近监测断面为扒河大谷厂水管所断面，位于本项目东南侧。2024年扒河大谷厂水管所断面水质类别为Ⅱ类，项目区地表水环境质量现状较好。
3、声环境质量现状
项目位于易门产业园区麦子田片区。根据《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035年）环境影响报告书》，评价区域噪声环境功能区划分为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。根据现场踏勘，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
4、生态环境质量现状
项目位于易门产业园区麦子田片区，人为活动频繁，已无原生植被。项目调查范围内未发现国家和地方重点保护野生动植物，也无古树名树。

	[bookmark: _Toc931][bookmark: _Toc22239][bookmark: _Toc20030]环境保护目标
	[bookmark: _Toc9519][bookmark: _Toc29516][bookmark: _Toc14408]项目位于易门产业园区麦子田片区，根据调查环境保护目标情况如下：
[bookmark: _Toc30438][bookmark: _Toc9274][bookmark: _Toc7979]1、大气环境
[bookmark: _Toc10780][bookmark: _Toc7596][bookmark: _Toc3516]根据现场调查，以及《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求与估算结果，本项目大气评价范围为以项目厂址为中心区域，自厂界外延，边长5km的矩形区域，评价范围内分布有翠柏自然保护区、麦子田村、马家箐、瓦家箐、杨宝庒村等大气环境保护目标。
[bookmark: _Toc29975][bookmark: _Toc25121][bookmark: _Toc28548]2、声环境
[bookmark: _Toc2183][bookmark: _Toc30127][bookmark: _Toc3392]根据现场调查，项目周围50m范围内无声环境保护目标。
[bookmark: _Toc24311][bookmark: _Toc9384][bookmark: _Toc3413]3、地下水环境
[bookmark: _Toc7474][bookmark: _Toc481][bookmark: _Toc20462]厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
[bookmark: _Toc7170][bookmark: _Toc27808][bookmark: _Toc1009]4、生态环境
[bookmark: _Toc14399][bookmark: _Toc26646][bookmark: _Toc8823]项目位于易门产业园区麦子田片区，租用已建成生产厂房，人为活动频繁，已无原生植被。项目调查范围内未发现国家和地方重点保护野生动植物，也无古树名树。
[bookmark: _Toc3358][bookmark: _Toc25520][bookmark: _Toc8282]表3-11  项目周边主要环境保护目标
	[bookmark: _Toc7788][bookmark: _Toc16975][bookmark: _Toc22734]环境要素
	[bookmark: _Toc575][bookmark: _Toc8009][bookmark: _Toc28874]坐标
	[bookmark: _Toc2760][bookmark: _Toc4194][bookmark: _Toc4635]保护目标名称
	[bookmark: _Toc14385][bookmark: _Toc14901][bookmark: _Toc26862]方位
	[bookmark: _Toc4209][bookmark: _Toc10913][bookmark: _Toc3309]与项目厂界最近距离
	[bookmark: _Toc6240][bookmark: _Toc19051][bookmark: _Toc8185]保护要求

	
	[bookmark: _Toc15949][bookmark: _Toc25608][bookmark: _Toc15839]经度
	[bookmark: _Toc32577][bookmark: _Toc964][bookmark: _Toc11115]纬度
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc16776][bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc18139]空气环境
	[bookmark: _Toc3521][bookmark: _Toc6782][bookmark: _Toc6458]102.2042E
	[bookmark: _Toc19929][bookmark: _Toc23831][bookmark: _Toc25260]24.7766N
	麦子田村
（150户、525人）
	西南侧
	[bookmark: _Toc28890][bookmark: _Toc14748][bookmark: _Toc29680]1500m
	[bookmark: _Toc27731][bookmark: _Toc20392][bookmark: _Toc3592]《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值和表2二级浓度限值

	
	[bookmark: _Toc31870][bookmark: _Toc7239][bookmark: _Toc7117]102.2045E
	[bookmark: _Toc11250][bookmark: _Toc30766][bookmark: _Toc12968]24.7803N
	马家箐
（30户，约105人）
	西南侧
	[bookmark: _Toc26649][bookmark: _Toc9394][bookmark: _Toc32630]1300m
	

	
	[bookmark: _Toc31708][bookmark: _Toc25948][bookmark: _Toc2783]102.2210E
	[bookmark: _Toc18363][bookmark: _Toc18558][bookmark: _Toc23690]24.7703N
	杨保庄村
（200户，约700人）
	东侧
	[bookmark: _Toc17767][bookmark: _Toc19867][bookmark: _Toc8016]1160m
	

	
	[bookmark: _Toc24492][bookmark: _Toc25694][bookmark: _Toc19190]102.2236E
	[bookmark: _Toc3845][bookmark: _Toc28245][bookmark: _Toc4623]24.7843N
	小山凹村
（70户，约245人）
	东侧
	[bookmark: _Toc6848][bookmark: _Toc15171][bookmark: _Toc31692]350m
	

	
	[bookmark: _Toc8366][bookmark: _Toc3035][bookmark: _Toc30416]102.2229E
	[bookmark: _Toc7188][bookmark: _Toc16166][bookmark: _Toc6302]24.7996N
	村东
（74户，约297人）
	北侧
	[bookmark: _Toc10420][bookmark: _Toc18594][bookmark: _Toc21440]1150m
	

	
	[bookmark: _Toc913][bookmark: _Toc3986][bookmark: _Toc32734]102.2297E
	[bookmark: _Toc18416][bookmark: _Toc26046][bookmark: _Toc22828]24.8036N
	大山凹村
（80户，约280人）
	北侧
	[bookmark: _Toc11540][bookmark: _Toc26958][bookmark: _Toc21615]1800m
	

	
	[bookmark: _Toc8802][bookmark: _Toc22817][bookmark: _Toc15347]102.2180E
	[bookmark: _Toc24965][bookmark: _Toc18436][bookmark: _Toc22836]24.8002N
	摩所村
（170户，约595人）
	北侧
	[bookmark: _Toc30380][bookmark: _Toc21902][bookmark: _Toc12441]1000m
	

	
	[bookmark: _Toc15216][bookmark: _Toc18323][bookmark: _Toc26908]/
	[bookmark: _Toc29403][bookmark: _Toc14584][bookmark: _Toc17874]/
	翠柏自然保护区
	东北侧
	1800m
	[bookmark: _Toc5027][bookmark: _Toc14590][bookmark: _Toc5632]《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段一级浓度限值和表2一级浓度限值

	[bookmark: _Toc5823][bookmark: _Toc5030][bookmark: _Toc11576]水环境
	[bookmark: _Toc24629][bookmark: _Toc1595][bookmark: _Toc5296]/
	[bookmark: _Toc31][bookmark: _Toc30578][bookmark: _Toc12665]扒河
	[bookmark: _Toc11460][bookmark: _Toc3744][bookmark: _Toc9596]北面
	[bookmark: _Toc29783][bookmark: _Toc15662][bookmark: _Toc18905]2000m
	[bookmark: _Toc2170][bookmark: _Toc5192][bookmark: _Toc272]《地表水环境质量标准》
[bookmark: _Toc20895][bookmark: _Toc19721][bookmark: _Toc26698]（GB3838-2002）Ⅲ类标准




	[bookmark: _Toc27090][bookmark: _Toc4937][bookmark: _Toc21466]污染物排放控制标准
	[bookmark: _Toc3004][bookmark: _Toc31459][bookmark: _Toc4285]1、施工期污染物排放标准
（1）施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值，标准限值见表3-12。
表3-12 大气污染物综合排放标准排放限值 单位：mg/m3
	项目
	监控点
	无组织排放监控浓度限值

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（2）施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），标准限值见表3-13。
表3-13  建筑施工噪声执行标准限值 单位：Leq[dB（A）]
	昼间
	夜间

	70
	55


[bookmark: _Toc18037][bookmark: _Toc16097][bookmark: _Toc28885]2、运营期污染物排放标准
（1）废水排放标准
项目产生生产废水循环使用不外排。
[bookmark: _Toc17631][bookmark: _Toc23035][bookmark: _Toc11664]项目产生的生活污水经污水依托云南联帆建材科技有限公司自建化粪池与污水站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫标准后暂存于回用水池，非雨天回用于厂区绿化及道路浇洒，执行标准限值详见下表：
表3-14    城市污水再生利用
	序号
	项目
	城市绿化、道路清扫、消防建筑施工

	1
	pH
	6.0~9.0

	2
	色度，铂钴色度单位               ≤
	30

	3
	嗅
	无不快感

	4
	浊度/NTU                        ≤
	10

	5
	五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L） ≤                                           
	10

	6
	氨氮/（mg/L）                    ≤
	8

	7
	阴离子表面活性剂/（mg/L）        ≤
	0.5

	8
	铁/（mg/L）                      ≤
	—

	9
	锰/（mg/L）                      ≤
	—

	10
	溶解性总固体/（mg/L）            ≤
	1000（2000）a

	11
	溶解氧/（mg/L）                  ≥
	2.0

	12
	总氯/（mg/L）                    ≥
	1.0（出厂），0.2b（管网末端）

	13
	大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL）
	无c

	注：“—”表示对此项指标无要求。

	a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域指标。
b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。
c大肠埃希氏菌不应检出。


[bookmark: _Toc22823][bookmark: _Toc26619][bookmark: _Toc5331]（2）废气排放标准
[bookmark: _Toc1437][bookmark: _Toc16887][bookmark: _Toc24567]1）电预热、模压成型、罩光废气：电预热、模压成型、罩光废气产生的非甲烷总烃与甲醛经集气罩与密闭管道收集后通过活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后经15m高排气筒（DA001）排放。外排非甲烷总烃与甲醛执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求。
[bookmark: _Toc25088][bookmark: _Toc20219][bookmark: _Toc15876]2）称量打磨废气：人工称量与打磨产生的废气通过集气罩+布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放。外排颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求。项目有组织废气排放标准详见下表：
表3-15 项目有组织废气排放标准
	排气筒
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m³）
	排气筒高度（m）
	最高允许排放速率（kg/h）
	污染物排放监控位置
	执行标准

	DA001
	非甲烷总烃
	100
	15
	/
	生产设施排气筒
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求

	
	甲醛
	5
	15
	/
	
	

	DA002
	颗粒物
	30
	15
	/
	
	


3）无组织废气：
厂界无组织废气颗粒物与非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9 企业边界大气污染物浓度限值；厂界无组织甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值要求；恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求；厂界内非甲烷总烃浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录表A.1中监控限值要求，标准值见下表。

表3-16  厂界无组织排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值
	执行标准

	
	监控点
	浓度（mg/m3）
	

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9 企业边界大气污染物浓度限值

	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4.0
	

	甲醛
	周界外浓度最高点
	0.25
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求

	臭气浓度
	周界外浓度最高点
	20无量纲
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界浓度限值


表3-17 挥发性有机物无组织排放控制标准（单位：mg/m3）
	污染物项目
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	10
	监控点处1h平均浓度值
	厂房外设置监控点

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	


（3）噪声排放标准
评价区域噪声环境功能区划分为3类区。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。标准限值见表3-16。
表3-18  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
	厂界位置
	执行标准
	排放限值

	
	
	昼间
	夜间

	项目厂界四周
	GB12348-2008  3类
	65
	55


（4）固体废弃物
一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。
[bookmark: _Toc29436][bookmark: _Toc11885][bookmark: _Toc28199]危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）标准。

	[bookmark: _Toc20954][bookmark: _Toc4608][bookmark: _Toc8838]总量控制指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：
1、废气
根据分析核算，项目排放废气总量为2916万m3/a，项目有组织废气污染物排放总量为：非甲烷总烃：0.360t/a、甲醛：0.002t/a、颗粒物0.050t/a；无组织废气污染物排放总量为：非甲烷总烃：0.270t/a、甲醛：0.001t/a、颗粒物0.360t/a。
2、废水
废水无总量控制指标。
3、固体废弃物
[bookmark: _Toc3917][bookmark: _Toc32687][bookmark: _Toc4477]固废处置率为100%。


[bookmark: _Toc24454][bookmark: _Toc22030]
四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目租用云南联帆建材科技有限公司内闲置厂房及闲置空地进行密胺餐具生产，施工期主要是对生产车间内部进行适应性改造，建设产品堆放区，在生产车间安装生产设备以及相关环保设施和配套辅助设施后投入使用。建设周期为2026年11月-2026年12月，共1个月。
项目施工工序主要为生产设备安装、辅助工程建设以及工程验收及设备调式等，从污染角度分析，施工期主要污染因子有：施工废气、施工噪声、施工固体废弃物、施工废水等。施工期污染防治措施如下：
1、施工期废气污染防治措施
①施工物料卸载应避免在大风天气时进行；
②物料堆存及运输采用封闭措施；
③施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。
2、施工期水污染防治措施
施工期间无施工废水产生，施工人员不在项目区内食宿，施工人员清洗废水依托云南联帆建材科技有限公司已建成的化粪池以及污水处理站进行处理。
3、施工期噪声污染防治措施
①选用低噪声设备，施工设备定期进行维护保养，避免因设备故障产生高噪声的现象，同时对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；
②合理安排施工作业时间，合理布置施工作业面，合理布局施工设备，在不影响施工的情况下将噪声设备尽量不集中安排；
③应强化行车管理制度，运输车辆应禁止鸣笛、限速行驶，保证场内运输畅通，减少噪声对周围影响；
④施工过程所需块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割；
⑤项目应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。
4、施工期固体废物防治措施
①建筑垃圾：分类集中堆存、回收利用，不能回收的委托有资质单位清运处置；
②生活垃圾：经统一收集后，委托环卫部门清运处置。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	一、废气
根据大气环境影响评价专项报告，本项目大气专项评价结论如下：
（1） 根据计算，项目电预热、模压成型、罩光废气主要污染物为非甲烷总烃与甲醛，废气通过引风机（风机风量20000m3/h）+集气罩（收集效率90%）+活性炭吸附/脱附+催化燃烧（综合处理效率85%）处理后通过15m高排气筒（DA001）外排，非甲烷总烃排放浓度为4.38mg/m3、甲醛排放浓度为0.02mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求；项目称量打磨废气主要污染物为颗粒物，废气通过引风机（风机风量7000m3/h）+集气罩（收集效率85%）+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）外排，颗粒物排放浓度为1.75mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求。
（2） 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4单位产品非甲烷总烃排放量为0.5kg/t-产品。项目电预热、模压成型、罩光废气非甲烷总烃排放量为0.36t/a，年产1000t密胺餐具，则本项目单位产品非甲烷总烃排放量为0.36kg/t-产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4单位产品非甲烷总烃排放量为0.5kg/t-产品要求。
（3） 根据估算结果，DA001排气筒TVOC最大落地浓度为83.958ug/m3，占标率为7.00%。甲醛最大落地浓度为0.372ug/m3，占标率为0.75%；DA002排气筒PM10最大落地浓度为9.337ug/m3，占标率为2.07%，对应的距离为98m。项目区TVOC最大落地浓度为34.564ug/m3，占标率为2.88%，对应的距离为40m；项目区TSP最大落地浓度为22.365ug/m3，占标率为2.49%，对应的距离为40m；项目区甲醛最大落地浓度为0.113ug/m3，占标率为0.23%，对应的距离为40m。
（4） 项目建成后，全厂排放的TSP、非甲烷总烃、甲醛厂界预测点浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9 企业边界大气污染物浓度限值与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。
本次评价要求项目在生产运行中必须确保各废气治理设施正常运转，确保按设计的除尘效率和收集效率运行，保证达标排放，杜绝非正常排放，则对周围环境及保护目标的影响可以接受。
二、废水
1、废水产排情况
根据废水产排情况及水量平衡可知，项目生产用水主要为冷却循环水，该部分水循环使用不外排；加金用水通过液压机高温压制后蒸发损耗，无废水排放。
生活污水产生量为0.32m3/d，115.2m3/a，项目生活污水依托云南联帆建材科技有限公司已建成化粪池与污水处理站，处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫标准后回用于厂区绿化。
2、污染物产排情况
项目生活污水污染物产排情况详见下表：
表4-1 生活污水产排情况
	排放源
	污染物名称
	废水处理前
	化粪池及污水处理站处理后

	
	
	产生浓度
（mg/L）
	产生量
（t/a）
	处理效率 %
	排放浓度mg/L
	标准值mg/L
	是否达标

	生活污水
	废水量（t/a）
	115.2
	排放量（t/a）
	0

	
	COD
	350
	0.040 
	97
	10.5
	/
	/

	
	BOD5
	180
	0.021 
	95
	9.0
	10
	达标

	
	氨氮
	30
	0.003 
	75
	7.5
	8
	达标

	
	总磷
	6
	0.001 
	85
	0.9
	/
	/

	
	动植物油
	80
	0.009 
	65
	28.0
	/
	/

	
	悬浮物
	320
	0.037 
	99
	3.2
	/
	/


2、废水依托处置可行性分析
项目生活污水依托云南联帆建材科技有限公司已建成化粪池与污水处理站，处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫标准后回用于厂区绿化。
化粪池：云南联帆建材科技有限公司已建成1座容积为5m3的化粪池，位于项目租用生产车间北侧。根据调查目前云南联帆建材科技有限公司生活污水产生量为1.84m3/d，化粪池余量为3.16m3，该化粪池有足够的容积能够接纳并处理本项目产生的生活污水（0.32m3/d）。项目废水依托云南联帆建材科技有限公司化粪池进行处理是可行的。
污水处理站：云南联帆建材科技有限公司已建成处理能力为8m3/d的污水处理站用于处理生活污水，位于项目租用生产车间北侧，自建污水处理站的处理工艺为：“调节池+A/O+MBR膜生物反应器+紫外线消毒”工艺，处理工艺详细流程图见下图：
[image: 29cef64b0f29b36085a733d762a6b064]
图4-1 依托污水处理站处理工艺
处理工艺简介：厂区生活污水首先进入格栅去除悬浮物再经调节池均质均量后污水由污水提升泵提升至新建污水处理设备前端的缺氧池。污水经缺氧池进一步酸化水解和硝化及反硝化，降低有机物浓度，通过硝化液的回流，去除部分氨氮。
缺氧池出水自流进入后端的好氧池以及MBR反应池生物好氧分解，从而进一步降低污水中有机物浓度，满足回用要求。其中，MBR池中装配有目前较先进的MBR膜生物反应器，MBR膜生物反应器主要由膜组件和膜生物反应器两部分构成。大量的微生物（活性污泥）在生物反应器内与基质（废水中的可降解有机物等）充分接触，通过氧化分解作用进行新陈代谢以维持自身生长、繁殖，同时使有机污染物降解。膜组件通过机械筛分、截留等作用对废水和污泥混合液进行固液分离。大分子物质等被浓缩后返回生物反应器，从而避免了微生物的流失。生物处理系统和膜分离组件的有机结合，不仅提高了系统的出水水质和运行的稳定程度，还延长了难降解大分子物质在生物反应器中的水力停留时间，加强了系统对难降解物质的去除效果。MBR膜池出水经紫外线消毒处理后达标，最终回用于绿化。
根据调查目前云南联帆建材科技有限公司生活污水产生量为1.84m3/d，污水处理站处理余量为6.16m3，该污水处理站有足够的容积能够接纳并处理本项目产生的生活污水（0.32m3/d）。“调节池+A/O+MBR膜生物反应器+紫外线消毒”工艺能稳定将生活污水净化至城市绿化标准，且根据云南联帆建材科技有限公司验收监测结果，生活污水经该污水处理站处理后的各项污染物均达标。项目废水依托云南联帆建材科技有限公司污水处理站进行处理是可行的。
生活污水回用于厂区绿化及道路清扫可行性分析：本项目生活污水产生量为0.32m3/d，云南联帆建材科技有限公司生活污水产生量为1.84m3/d。根据调查云南联帆建材科技有限公司绿化面积为520.75m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2026）绿化用水定额为2.6L/（m2·d）计，则非雨天绿化用水量为1.354m3/d。云南联帆建材科技有限公司硬化区总面积为4000m2，参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2026）场地浇洒用水标准，道路硬化区清洁用水量按每次0.002m3/m2次计，则非雨天场地浇洒用水量为1.14m3/d。本项目产生生活污水与云南联帆建材科技有限公司产生生活污水总量均小于厂区绿化与道路清扫用水量，且云南联帆建材科技有限公司容积已建成容积为20m3的回用水池用于暂存处理后的生活污水，可满足生活污水暂存7天以上要求，能确保雨天生活污水不外排。综上，项目生活污水处理达标后回用于厂区绿化与道路清扫是可行的。
4、监测要求
当项目建成后达到环境保护竣工验收条件时，应对项目进行自主验收；根据本项目的废水污染特征以及本报告表提出的环境保护措施，项目环境保护竣工验收监测计划如下：

表4-2    环境保护竣工验收监测计划
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	依托污水处理站出口处设置1个监测点
	pH、CODcr、氨氮、BOD5、总磷、SS、动植物油、阴离子表面活性剂等
	连续监测2天，每天取样4次


三、噪声
1、噪声源强分析
本项目营运期噪声主要来源于成型机、修边机、风机等装置运转过程中产生的噪声，为连续噪声；噪声源强为70-85dB（A）。根据对同类型企业的类比调查，项目运营期间设备产生的噪声级如表4-3所示。



表 4-3   工业企业噪声源强调查清单
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声压级（dB（A））
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	生产车间
	密胺液压成型机1
	250T四柱式
	80
	选用低噪声设备、建筑隔声、基础减震
	-12.63
	27.88
	1
	4.5
	61.92 
	昼间、夜间
	15
	42.96
	1

	
	密胺液压成型机2
	250T四柱式
	80
	
	-9.47
	24.61
	1
	4.5
	61.92 
	昼间、夜间
	15
	54.96
	1

	
	密胺液压成型机3
	250T四柱式
	80
	
	-6.64
	24.46
	1
	4.5
	61.92 
	昼间、夜间
	15
	54.96
	1

	
	密胺液压成型机4
	250T四柱式
	80
	
	-3.7
	18.73
	1
	4.5
	61.92 
	昼间、夜间
	15
	54.96
	1

	
	密胺液压成型机5
	300T四柱式
	80
	
	-0.76
	16.34
	1
	4.5
	61.92 
	昼间、夜间
	15
	54.96
	1

	
	密胺液压成型机6
	300T四柱式
	80
	
	2.28
	12.97
	1
	4.5
	61.92 
	昼间、夜间
	15
	54.96
	1

	
	密胺液压成型机7
	300T四柱式
	80
	
	5.11
	10.57
	1
	4.5
	61.92 
	昼间、夜间
	15
	54.96
	1

	
	密胺液压成型机8
	300T四柱式
	80
	
	8.6
	7.31
	1
	4.5
	61.92 
	昼间、夜间
	15
	54.96
	1

	
	密胺液压成型机9
	300T四柱式
	80
	
	11.54
	4.91
	1
	4.5
	61.92 
	昼间、夜间
	15
	54.96
	1

	
	密胺液压成型机10
	双色350T四柱式
	80
	
	15.13
	1.54
	1
	4.5
	61.92 
	昼间、夜间
	15
	54.96
	1

	
	密胺液压成型机11
	双色350T四柱式
	80
	
	17.96
	-1.51
	1
	4.5
	61.92 
	昼间、夜间
	15
	54.96
	1

	
	密胺液压成型机12
	双色350T四柱式
	80
	
	21.22
	-4.56
	1
	4.5
	61.92 
	昼间、夜间
	15
	54.96
	1

	
	密胺液压成型机13
	双色350T四柱式
	80
	
	24.27
	-7.93
	1
	4.5
	61.92 
	昼间、夜间
	15
	54.96
	1

	
	密胺液压成型机14
	双色350T四柱式
	80
	
	26.99
	-10.98
	1
	4.5
	61.92 
	昼间、夜间
	15
	54.96
	1

	
	密胺液压成型机15
	双色350T四柱式
	80
	
	29.50
	-13.59
	1
	4.5
	61.92 
	昼间、夜间
	15
	54.96
	1

	
	修边机1
	双工位除尘款
	75
	
	17.52
	-18.82
	1
	15.5
	54.22 
	昼间、夜间
	15
	46.21
	1

	
	修边机2
	双工位除尘款
	75
	
	21.77
	-22.74
	1
	15.5
	54.22 
	昼间、夜间
	15
	42.96
	1


表4-4工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	建筑物外噪声
	运行时段

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	距声源距离）/m
	声压级
/dB（A）
	

	1
	厂界
	风机1
	选用低噪设备
	8.00
	14.06
	1
	1
	80
	昼间、夜间

	2
	厂界
	风机2
	
	11.34
	10.66
	1
	1
	75
	昼间、夜间



	
	2、噪声预测
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目声环境评价将预测各噪声源处理后对周围声环境的贡献值。评价将根据预测结果，分析项目厂址边界噪声能否达到执行的声环境标准，给出边界噪声的最大值和位置。
（1）预测模型
本项目电子开料锯、封边机、拼板机、断料锯等设备位于生产车间内，均属于室内噪声源。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），室外噪声源采用附录A中的噪声源计算模式，采用附录B中室内噪声源等效室外噪声源声功率级计算方法，将室内主要声源等效为室外声源，根据室外声源估算方法分别计算等效室外声源和室外声源在计算点产生的声级，然后根据噪声贡献值计算公式对工程声源对计算点产生的贡献值进行叠加。
1）室内声源等效室外噪声源
①如图5.2-18所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
[image: ]
式中：Lp1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
 Lw —为某个声源的倍频带声功率级，dB；
r—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；
R—房间常数，m2；R =Sα / （1-α），S为房间内表面积m2，α为平均吸声系数。
Q—方向因子，无量纲值。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

[image: ]
图4-2    室内声源等效为室外声源示意图
②算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: ]
式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij—室内j 声源i 倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按③中公式计算出靠近室外围护结构处的声压级。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: ]
式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i 倍频带的隔声量，dB。
然后按④中公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
④将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i 个倍频带的声功率级Lw2：
[image: ]
式中：S—透声面积，m2。
2）多个室外声源噪声贡献值叠加
设第i个室外声源在计算点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在计算点产生的A声级为LA,j，在T 时间内该声源工作时间为tj，则计算点的总等效声级为：
[image: ]
式中：ti—在T 时间内j 声源工作时间，S；
tj—在T 时间内i 声源工作时间，S；
T—计算等效声级的时间，h；
N—室外声源个数，M等效室外声源个数。
[bookmark: _Toc12030][bookmark: _Toc23751]（2）预测结果
本项目50m范围内无声环境敏感点，项目主要噪声源主要为成型机、修边机等。根据上述预测模式，得出项目建设完成投入运行后设备噪声对厂界声环境贡献值预测结果如下表所示。
表4-5    厂界噪声预测结果一览表    单位：dB（A）
	预测点
	贡献值
	最大噪声值
	标准值
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	
	
	昼间

	东厂界
	53.77
	53.77
	53.77
	昼间：65
夜间：55
	达标

	南厂界
	52.12
	52.12
	
	
	达标

	北厂界
	51.29
	51.29
	
	
	达标

	西厂界
	51.10
	51.10
	
	
	达标



[image: 3a4ffb15aa6ecd515a30bd1df3d02c56]
图4-3 噪声等值线图
由表4-17与图4-3可以看出，项目运营期间所产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，项目区厂界四周噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间限值要求。
3、影响分析
根据前述的影响分析，项目运营时厂界噪声可做到达标排放，项目周边50m范围内无声环境敏感点，故本项目的噪声对周边声环境影响较小。
为确保项目厂界噪声稳定达标，项目建设单位应采取以下噪声防治措施，尽可能减小噪声对环境的影响：
为减小运营期噪声对周边环境的影响，环评提出如下措施：
加强维护、定期检修，保持设备运行正常，避免因设备的非正常运转造成设备噪声增大；
项目噪声对声环境的贡献值较小，在实施环评提出的相关措施后，不会改变项目所在区域声环境功能，对周边环境影响较小。
4、监测要求
项目环境保护竣工验收监测计划如下：

表4-6    噪声监测要求一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	东、南、西、北面厂界外1米处
	等效连续A声级
	监测2天，每天昼夜各一次


四、固体废物
（1）产生情况
项目运营过程中产生的固体废物分为一般固体废物（称量打磨废气收尘灰、车间沉降粉尘、边角料与不合格品、废包装袋）和危险废物（废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废催化剂）与生活垃圾。
1）一般固体废物
①称量打磨废气收尘灰
称量打磨废气布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）外排，收尘灰产生量为2.53t/a，该部分收集后外售综合利用。
②车间沉降粉尘
称量打磨废气未收集量为0.45t/a。颗粒物大部分在车间内自然沉降，且项目生产车间均为封闭厂房，约有60%未收集到粉尘在车间内自然沉降，则车间沉降粉尘产生量为0.27t/a，该部分收集后委托环卫部门处置。
③边角料与不合格品
热压成型后素盘需要进行人工修边，去除多余的边角，根据业主提供资料，边角料的产生量约为产品的0.05%；人工检验过程中会分拣出少量的不合格有瑕疵产品；根据业主提供的资料，不合格品产生量约为产品的0.1%。综上，边角料与不合格品产生量为1.5t/a，该部分收集后外售综合利用。
④废包装袋
产品在拆包与包装过程中会产生废包装袋，根据业主提供资料，项目年产生废包装袋0.2t/a，统一收集后外售综合利用。
2）危险废物
①废润滑油
项目需定期对生产设备维护修理等过程需添加润滑油，保持设备润滑，同时每年检修及保养一次，会产生一定的废润滑油，产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》的相关规定，废润滑油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”类别中的“车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、出轮油等废润滑油（900-214-08）”属于危险废物，本项目经收集后暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质的单位定期清运处置。
②废液压油
项目成型机使用过程中会产生少量废液压油，产生量为0.25t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废液压油属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-218-08 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，废液压油收集后分区暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置。
③废油桶
由于项目生产过程中涉及润滑油与液压油的使用，会产生废油桶，产生量为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，废润滑油桶收集后分区暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置。
④废活性炭
项目有机废气采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧净化处理，吸附后的活性炭为危废，根据《国家危险废物名录》（2025版）的相关规定，废活性炭属于HW49其他废物中“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭，危废代码为900-039-49。根据废气设备厂商提供资料，该项目使用设备吸附箱容积为2m3，使用碘值800的煤质柱状活性炭装填密度为550kg/m3，则该项目使用活性炭量为1.1t/a。为保证吸附效率，活性炭约1年更换一次，更换下来废活性炭为危险废物，统一收集后进行委托有资质单位进行处置。
⑤废催化剂
项目有机废气采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧净化处理，装置内装填催化剂在长期运行后会因老化、烧结等原因失活，需定期更换，更换周期为2年1次，催化剂主要成分为铂钯铑等贵金属，更换的废催化剂为危废。根据《国家危险废物名录》（2025版）的相关规定，废催化剂属于HW49其他废物中“含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，危废代码为900-041-49。根据废气设备厂商提供资料，该项目使用设备催化箱容积为0.5m3，蜂窝陶瓷载体堆积密度为500kg/m3，则该项目使用催化剂量为0.25t，则每年更换的催化剂为0.125t/a。更换下来废催化剂为危险废物，统一收集后进行委托有资质单位进行处置。
建设单位应当建立活性炭与催化剂管理要求、更换情况、处置情况等台账备查。包括内部管理制度（管理组织架构、管理制度、公开制度、培训制度、档案管理制度），贮存环节记录表，更换情况记录表，废活性炭与废催化剂产生环节记录表，废活性炭与废催化剂处置情况记录表、月度活性炭与催化剂台账报表（含日期、置入量、置出量、操作人、备注情况）等。
3）生活垃圾
项目员工总人数10人，均不在项目内住宿，垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则员工生活垃圾产生量为0.005t/d，1.3t/a。经统一收集后委托环卫部门清运处置。
项目固体废弃物产生量详见下表：
表4-7  固废产生情况
	产生环节
	名称
	属性
	固废代码
	物理性状
	环境危险特性
	年度产生量（t/a）
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量（t/a）
	环境管理要求

	员工生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	900-099-S64
	固态
	/
	1.30
	垃圾桶
	环卫部门清运
	1.30
	100%处置

	称量打磨
	称量打磨废气收尘灰
	一般工业固废
	900-099-S59
	固态
	/
	2.53
	一般固废暂存点
	收集后外售综合利用
	2.53
	100%处置

	
	车间沉降粉尘
	
	900-099-S59
	固态
	/
	0.27
	
	收集后委托环卫部门处置
	0.27
	100%处置

	修边
	边角料与不合格品
	
	900-099-S59
	固态
	/
	1.50
	
	该部分收集后外售综合利用
	1.50
	100%处置

	包装
	废包装袋
	
	900-099-S59
	固态
	/
	0.20
	
	该部分收集后外售综合利用
	0.20
	100%处置

	设备维修
	废润滑油
	危险废物
	900-214-08
	液态
	T，I
	0.20
	收集后暂存于危险废物暂存间
	收集后分区暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置
	0.10
	100%处置

	
	废油桶
	
	900-249-08
	固态
	T，I
	0.02
	
	
	0.02
	100%处置

	
	废液压油
	
	900-218-08
	液态
	T，I
	0.25
	
	
	0.25
	100%处置

	废气处理
	废活性炭
	
	900-039-49
	固态
	T，I
	1.10
	
	
	1.10
	100%处置

	
	废催化剂
	
	900-041-49
	固态
	T，I
	0.125
	
	
	0.125
	100%处置


（2）一般固体废物环境管理要求
项目一般固废临时暂存区位于生产车间内，生产车间地面已进行了硬化，防渗满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类场要求。项目一般固废临时暂存区目前尚未明确划分区域，本环评要求：
①规范设置一般固废临时暂存区，明确划分区域；
②产生固体废弃物应及时存放于临时堆场，不得随意堆存产生二次污染。
③按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般工业固体废弃物管理台账制定指南（试行）》等相关要求制定台账管理制度，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。
（3）危险废物的收集、暂存、处置要求
本次评价要求建设单位建设1间危险废物贮存间，利用租用厂房进行建设，位于项目生产车间南部，占地面积为5m2，项目需对危险废物进行收集，不同类别危废需分区堆存于危险废物贮存间内，定期委托相关有资质单位进行清运处理。按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危废收集、贮存要求，对本项目危险固废日常收集、贮存及管理提出以下要求：
1）危废收集、暂存控制要求
①总体要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），产生、收集、贮存危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型；贮存危险废物应根据危险废物的类型、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模；应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或者材料接触；应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境；危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处置；贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
②贮存设施污染控制要求
A.根据形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；
B.应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
C.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
D.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毡或其他防渗性能等效的材料；贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
E.同一暂存间宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
F贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
③贮存过程污染控制要求
A.在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存；液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存；半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存；具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存；易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存；危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
B.贮存设施运行环境管理要求
a.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；
b.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；
c.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理；
d.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；
e.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；
f.贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案；
g.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
2）危废的管理及转移登记
项目日常运营中，不得将不相容的废物混合存放，必须定期对危险废物包装容器和贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，各类危险废物的贮存不得超过1年。
①项目建设单位应编制危险废物管理计划，管理计划应包括减少危废产生量和危害性的措施，危废贮存、处置措施的相关内容。管理计划应按要求上报主管环保部门备案；转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息
②建设单位应严格按照《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）的相关规定，在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，经批准后，按要求如实填写转移联单，并存档备查；
③危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年，因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。
④建设单位应建立危险废物产生记录台账，定期核查自行贮存和处置的危险废物记录及相关证明材料，妥善保存规定期限内的危废转移联单及危废处置协议等相关资料。
本项目须严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关地方法规要求，对产生的各类固体废物实施分类收集、规范贮存和合法处置。危险废物应落实防渗、防雨、防晒等措施，在专用危废贮存间内分区、密闭存放，按规范设置识别标志，建立台账并强化日产日清管理，委托有资质单位合规处置，严防流失、渗漏及扬散，切实防范环境风险。一般工业固废优先资源化利用，生活垃圾纳入环卫系统统一处理。
五、地下水、土壤环境影响及防治措施分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“N轻工”中的“116 塑料制品制造”，确定项目属于地下水影响评价Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价工作。在此仅作定性分析，简要分析地下水环境影响。
对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中的其他行业，为Ⅳ类建设项目，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，在此仅作定性分析，简要分析土壤环境影响。
针对可能发生的地下水污染，项目污染防治措施以“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。
（1）源头控制措施
营运期间加强管理，主要污染源包括危险废物贮存间，降低和防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
（2）分区防渗
根据现场踏勘，环评提出将项目区分为重点防渗区和简单防渗区，进行防渗。
重点防渗区：危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s进行防渗。
简单防渗区：生产加工区域、道路等进行一般的地面硬化处理。
表4-8  项目厂区污染防渗分区
	序号
	名称
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗分区
	防渗技术要求

	1
	危废暂存间
	难
	其他类型
	重点防渗区
	等效黏土防渗层 Mb ≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	2
	原料库
	
	
	
	


本项目建成后均采取场地硬化，分区防渗的措施后对地下水及土壤造成的污染影响较小。
（3）污染监控
根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），本项目属于地下水评价的Ⅳ类项目，不需设置地下水监测井。
本项目仅在事故情况或者非正常工况下对土壤和地下水产生影响，正常运行时一般不涉及土壤和地下水影响。项目采取土壤和地下水防控措施，对土壤和地下水影响小，且根据地下水导则和土壤导则相关内容，本项目无需制定监测计划。本次环评要求建设单位加强管理，定期巡视，防止泄漏。
（4）应急响应
项目运营期建设单位需加强管理，定期巡视，一旦发现危险废物贮存间破损引起储存物渗漏，应及时进行检修或更换储存设施。
综上所述，项目厂界外500米范围内无土壤及地下水环境保护目标，采取本环评提出的控制措施后，项目建设对地下水、土壤影响较小。
六、环境风险分析
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
1、评价依据
（1）风险调查
本项目风险物质对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中“表B.1突发环境事件风险物质及临界量”的物质直接判定为环境风险物质，对未列入表B.1，但根据风险调查需要分析计算的危险物质，则根据其特性分别参考《化学品分类和标签规范 第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013）及《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）确定。
通过分析，本项目风险物质识别情况详见下表：
	物质名称
	闪点
	沸点
	熔点
	LD50（mg/kg）
	分布情况

	废液压油
	160℃
	290℃
	/
	/
	危险废物贮存间

	废润滑油
	135℃
	179℃
	/
	/
	

	液压油
	160℃
	290℃
	/
	/
	液压成型机

	润滑油
	135℃
	179℃
	/
	/
	仓库

	甲醛
	/
	/
	/
	/
	生产过程中


（2）风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。
依据导则附录 B，确定项目涉及的危险物质，并且以危险物质使用情况和贮存情况为基础，根据导则附录 C 进行危险物质存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与临界量比值（Q）的定量估算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为 Q。
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质数量与临界量比值（Q）：
[image: 1650958700(1)]
式中：q1，q2......qn——每种危险物质的最大存在总量，t； 
Q1，Q2......Qn——每种危险物质的临界量，t。
Q<1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目Q 值计算结果如下：
表4-9 环境危险物质数量与临界量比值统计表
	风险物质名称
	最大贮存量（t）
	临界量（t）
	Q值
	风险潜势

	甲醛
	0.014
	0.5
	0.02800
	/

	液压油
	0.20
	2500
	0.00008
	/

	润滑油
	0.20
	2500
	0.00008
	/

	废润滑油
	0.10
	2500
	0.00004
	/

	废液压油
	0.25
	2500
	0.00010
	/

	合计
	/
	/
	0.02830
	Ⅰ


（3）评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，确定项目环境风险评价等级为简单分析，划分依据详见下表：
表4-10 评价工作级别划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


由上表可知，项目环境风险进行简单分析，环境风险简单分析根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A简单分析基本内容进行。
2、环境敏感目标概况
建设项目主要环境风险为泄漏，火灾、爆炸等突发性事故引起的伴生/次生污染物排放。当发生环境风险事故后，各类污染物会通过大气扩散污染周边大气环境，或通过泄漏、渗透等途径污染地表水、地下水环境。根据现场调查，建设项目位于易门产业园区大椿树循环经济产业园区，环境保护目标详见表3-4。
3、环境风险识别
（1）危险物质识别
根据风险调查，其存在的危险物质识别情况如下：
项目运营过程涉及甲醛排放，润滑油、液压油、废润滑油、废液压油，高温下可燃烧，危险物质理化性质及危险特性表如下：
表4-10 甲醛理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：甲醛；福尔马林
	英文名：formaldehyde

	
	分子式：CH2O
	分子量：30.03
	CAS号：50－00－0

	
	危规号：83012

	理化性质
	性状：无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液。

	
	溶解性：易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：－92
	沸点（℃）：－19.4
	相对密度（水＝1）：0.82

	
	临界温度（℃）：137.2
	临界压力（MPa）：6.81
	相对密度（空气＝1）：1.07

	
	燃烧热（KJ/mol）：2345.0
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（kPa）：13.33（-57.3℃） 

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 

	
	闪点（℃）：50（37％）
	聚合危害：聚合

	
	爆炸下限（％）：7.0
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：73.0
	最大爆炸压力（MPa）：

	
	引燃温度（℃）：430
	禁忌物：强氧化剂、强酸、强碱。

	
	危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。

	
	灭火方法：用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	急性毒性  LD50  800mg/kg（大鼠经口）        270mg/kg（兔经皮）
LC50  590mg/kg（大鼠吸入）

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。
健康危害：本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠道穿孔、休克，肾和肝脏损害。慢性影响：长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、甲软化等。

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：用1％碘化钾60mL灌胃。常规洗胃。就医。

	防护
	工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 
呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴隔离式呼吸器。
眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。      身体防护：穿橡胶耐酸碱服。
手防护：戴橡胶手套。
其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕后，彻底清洗。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：20       UN编号：1198      包装分类：Ⅲ
包装方法：小开口钢桶；小开口塑料桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；安瓿瓶外木板箱；塑料瓶、镀锡薄钢板桶外满花格箱。
储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


表4-11 废油类物质（废液压油、废润滑油）理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：废油类物质

	
	危险性类别： 第3.2类中闪点易燃液体

	理化性质
	外观与性状：为黄色油状液体

	
	闪点（℃）：135
	沸点（℃）:179-210

	
	溶解性：不溶于水，溶于有机溶剂

	
	相对密度：0.85

	健康危害
	急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。
侵入途径：吸入、食入。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃

	
	爆炸下限（%）：3.8
	爆炸上限（%）：10.2

	
	危险特性
	废机油与含油类物质废物含有多环芳烃（PAHs）、苯系物、重金属等多种有毒性物质，如随意倾倒不仅会对水体和土壤造成严重污染，也会对人体健康造成严重危害。如果把废机油倒入土壤，可导致植物死亡，被污染土壤内微生物灭绝。废机油内的有毒物质可通过人体和动物的表皮渗透到血液中，并在体内积累，会导致各种细胞丧失正常功能，是公认的致癌和致突变化合物。

	
	消防措施
	1、及时封堵住桶口，使油液与空气隔离；
2、小面积起火使用沙土、灭火器对火源进行扑救；
3、严禁用水灭火；
4、转移火源周围物品；
5、通知其他员工协助扑灭，启动车间消防应急预案并报告上级领导；
6、火势难以控制时报警并紧急疏散撤离。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。


（2）可能影响环境的途径
①废润滑油、废液压油发生泄漏时，排放到室外环境中，可能会进入土壤、流入地表水，以及渗入地下水体，对所在区域环境造成污染。
②生产车间发生火灾事故，燃烧产生的废气次生污染以及次生污染以及消防过程产生的消防废水也可能对区域空气、地表水、土壤、地下水等环境因素造成污染。
4、环境风险防范措施
油类物质泄漏风险防范措施
①使用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存废润滑油容器上贴上标签，详细注明名称、类别、代码、废物形态、主要成分、有害成分、注意事项、数字识别码、产生/收集单位、联系人和联系方式、产生日期及重量等信息；
②危废间采取四防（防风、防雨、防晒、防渗）措施，在地面围堰、导流沟，并设置标识牌等：
③加强对油类物质管理，定期检查收纳容器，与有资质单位签订协议，确保废润滑油能得到妥善处置，建立台账制度。
采取的安全防范措施：
①严格落实危险废物贮存间与原料库防渗的建设，并按照相关规范分类收集暂存，危险废物贮存间按照相关规范设置围堰及防渗措施。
②定期对化粪池以及污水处理站进行检查，杜绝生活污水外排。
③加强安全管理。厂区建立健全健康、安全的环境管理制度，并严格予以执行；严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染；加强车间的安全环保管理，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，应定期进行安全活动，提高职工的安全意识。
④制定应急操作规程，如在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，规定限制事故影响的措施，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。
⑤建立应急预案工作计划，设立公司应急指挥领导小组和事故处理抢险队，与当地政府有关的应急预案衔接并建立正常的定期联络制度。
防火措施：
根据生产装置的特性，储存物品的火灾危险性，为便于生产管理，在保证有足够的安全距离，满足防火要求的前提下，本工程总平面布置上，按功能分区集中布置。区与区之间的距离按防火间距要求确定。
本工程范围内的建筑物，其耐火等级、防火间距、安全疏散均按《建筑设计防火规范》的有关规定设计。
消防措施：
严格按照消防安全的相关规定，在厂区相应位置设置灭火器材。不得在车间内使用明火，必须使用时，采取防火措施，将动火部位及周围的可燃物彻底清除，并准备好灭火器材，动火后应有专人检查，防止留下余火。
5、分析结论
综上，项目在采取了相应的环境风险防范措施，当发生突发环境事件时，立即启动应急预案并按应急预案要求采取应急措施后，项目环境风险可控。
表4-11  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	密胺餐具智能化生产基地建设项目

	建设地点
	易门工业园区麦子田片区云南联帆建材科技有限公司厂房

	地理坐标
	经度
	102°13′01.081″
	纬度
	24°47′14.921″

	主要危险物质
及分布
	润滑油与液压油暂存于原料库内，废润滑油与废液压油暂存于危险废物贮存间内

	环境影响途径及
危害后果（大气、地表水、地下水等）
	（1）大气
发生火灾时，将污染大气环境；
（2）地表水
火灾灭火产生消防废水处置不当进入地表水后将对地表水环境产生污染。
（3）地下水
油类物质发生泄漏，通过下渗影响地下水水质。

	风险防范措施
	油类物质泄漏风险防范措施
①使用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存废润滑油容器上贴上标签，详细注明名称、类别、代码、废物形态、主要成分、有害成分、注意事项、数字识别码、产生/收集单位、联系人和联系方式、产生日期及重量等信息；
②危废间采取四防（防风、防雨、防晒、防渗）措施，在地面围堰、导流沟，并设置标识牌等：
③加强对油类物质管理，定期检查收纳容器，与有资质单位签订协议，确保废润滑油能得到妥善处置，建立台账制度。
采取的安全防范措施：
①严格落实危险废物贮存间与原料库防渗措施的建设，并按照相关规范分类收集暂存，危险废物贮存间按照相关规范设置围堰及防渗措施。
②定期对生活污水处理设施进行检查，杜绝生活污水外排。
③加强安全管理。厂区建立健全健康、安全的环境管理制度，并严格予以执行；严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染；加强车间的安全环保管理，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，应定期进行安全活动，提高职工的安全意识。
④制定应急操作规程，如在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，规定限制事故影响的措施，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。
⑤建立应急预案工作计划，设立公司应急指挥领导小组和事故处理抢险队，与当地政府有关的应急预案衔接并建立正常的定期联络制度。
防火措施：
根据生产装置的特性，储存物品的火灾危险性，为便于生产管理，在保证有足够的安全距离，满足防火要求的前提下，本工程总平面布置上，按功能分区集中布置。区与区之间的距离按防火间距要求确定。
本工程范围内的建筑物，其耐火等级、防火间距、安全疏散均按《建筑设计防火规范》的有关规定设计。
消防措施：
严格按照消防安全的相关规定，在厂区相应位置设置灭火器材。不得在车间内使用明火，必须使用时，采取防火措施，将动火部位及周围的可燃物彻底清除，并准备好灭火器材，动火后应有专人检查，防止留下余火。

	填表说明：无


七、环保投资
项目总投资800.00万元，环保投资74.00万元，占总投资的9.25%，各项投资列于表4-11。
表4-11   环保投资一览表
	时段
	类别
	治理措施
	投资
（万元）

	施工期
	废气处理
	施工场地扬尘
	施工材料蓬布遮盖
	[bookmark: _Toc13516][bookmark: _Toc7359][bookmark: _Toc23808]1.00

	
	固废处理
	[bookmark: _Toc17204][bookmark: _Toc13052][bookmark: _Toc10804]施工期生活垃圾
	[bookmark: _Toc818][bookmark: _Toc16323][bookmark: _Toc4715]垃圾收集桶不低于2个
	[bookmark: _Toc16295][bookmark: _Toc32259][bookmark: _Toc24964]0.50

	
	
	施工期建筑垃圾
	建筑垃圾存放点，及时清运
	2.00

	
	噪声处理
	[bookmark: _Toc20290][bookmark: _Toc3040][bookmark: _Toc21363]选用低噪声设备，施工车辆限速、禁鸣
	[bookmark: _Toc15268][bookmark: _Toc11464][bookmark: _Toc24140]1.00

	运营期
	废气
	电预热、模压成型、罩光废气
	引风机（风机风量20000m3/h）+集气罩（收集效率90%）+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后通过15m高排气筒
	[bookmark: _Toc6528][bookmark: _Toc165][bookmark: _Toc30210]50.00

	
	
	称量打磨废气
	引风机（风机风量7000m3/h）+集气罩（收集效率85%）+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）
	[bookmark: _Toc4940][bookmark: _Toc19313][bookmark: _Toc10442]8.00

	
	固废
	垃圾桶
	[bookmark: _Toc22043][bookmark: _Toc31415][bookmark: _Toc13526]垃圾收集桶不少于5个
	[bookmark: _Toc1149][bookmark: _Toc9670][bookmark: _Toc22093]0.50

	
	
	危险废物贮存间
	[bookmark: _Toc13420][bookmark: _Toc24293][bookmark: _Toc30323]1间，建筑面积5m2
	[bookmark: _Toc1221][bookmark: _Toc32185][bookmark: _Toc12410]4.00

	
	
	固废处置
	[bookmark: _Toc24355][bookmark: _Toc31386][bookmark: _Toc14213]固体废物清运、处置
	[bookmark: _Toc10422][bookmark: _Toc31695][bookmark: _Toc2878]2.00

	噪声处理
	设备基础减振、厂房隔声等
	5.00

	合计
	74.00






5、 [bookmark: _Toc6743][bookmark: _Hlk54167917][bookmark: _Toc16613]环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	电预热、模压成型、罩光废气（DA001）
	非甲烷总烃
	引风机（风机风量20000m3/h）+集气罩（收集效率90%）+活性炭吸附/脱附+催化燃烧（处理效率85%）处理后通过15m高排气筒（DA001）外排
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求

	
	
	甲醛
	
	

	
	称量打磨废气（DA002）
	颗粒物
	引风机（风机风量7000m3/h）+集气罩（收集效率85%）+布袋除尘器（处理效率99%）处理后通过15m高排气筒（DA002）外排
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求

	
	厂界
	非甲烷总烃
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9 企业边界大气污染物浓度限值

	
	
	颗粒物
	车间沉降
	

	
	
	甲醛
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求

	
	厂区内
	NMHC
	加强车间通风
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）表A.1厂区内无组织排放限值

	地表水环境
	生活污水
	CODcr、BOD5、氨氮、总磷、SS、动植物油
	依托云南联帆建材科技有限公司化粪池与污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫标准后暂存于回用水池，非雨天回用于厂区绿化及道路浇洒。
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫标准

	声环境
	生产设备
	Leq（A）
	减震垫、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①称量打磨废气收尘灰、边角料与不合格品、废包装袋收集后外售综合利用；车间沉降粉尘清扫后委托环卫部门进行处置。
②废润滑油、废液压油、废活性炭与废催化剂定期委托有资质的单位清运处置；设置1间危险废物暂存间，危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设；
③生活垃圾定期委托环卫部门处置；
④固废做到100%处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	（1）源头控制措施
加强管理，主要污染源为危险废物贮存间，降低和防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
（2）分区防渗
重点防渗区：危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s进行防渗；原料库按照等效黏土防渗层 Mb ≥6.0m，K≤1×10-7cm/s进行防渗。
简单防渗区：生产加工区域、道路等进行一般的地面硬化处理。
（3）污染监控
根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），本项目属于地下水评价的Ⅳ类项目，不需设置地下水监测井，也无需制定监测计划。本次环评要求建设单位加强管理，定期巡视，防止泄漏。
（4）应急响应
项目运营期建设单位需加强管理，定期巡视，一旦发现危险废物贮存间等暂存破损引起储存物渗漏与原料等发生泄漏，应及时进行检修或更换储存设施。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	①润滑油、液压油、废润滑油、废液压油存储在专门的区域，并对所在区域进行防渗处理。
②危废暂存于危险废物贮存间内，危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及本环评提出的要求进行建设，做好防腐蚀、防渗漏、防流失，且委托有资质的危险废物处置单位清运处置。
③防护措施：自备防护服、防护口罩、堵漏器材；应急物资：灭火器等消防灭火器材；119火警电话、120急救电话及应急通讯装置。

	其他环境
管理要求
	①待项目建成后应及时编制突发环境事件应急预案；
②应及时进行排污许可证申报，取得排污许可前不得排污；
③待建设项目竣工，应及时开展竣工环境保护验收。


[bookmark: _Toc8495][bookmark: _Toc21254]
六、结论
	
本项目建设符合国家产业政策。产生的环境影响因素包括废气、废水、噪声、固废等，在采取必要的防治措施后，可以得到有效控制，满足国家控制标准，不会对周围环境产生显著的影响。项目在建设过程中如果严格按“三同时”的原则设计和施工，落实环评报告中提出的治理措施，后期项目投产后需加强环境管理，从环境影响的角度评价，项目的建设是可行的。



[bookmark: _Toc5278][bookmark: _Toc6465][bookmark: _Toc10426]附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.36t/a
	
	0.36t/a
	

	
	甲醛
	
	
	
	0.002t/a
	
	0.002t/a
	

	
	颗粒物
	
	
	
	0.03t/a
	
	0.03t/a
	

	废水
	/
	
	
	
	/
	
	/
	

	一般工业
固体废物
	称量打磨废气收尘灰
	
	
	
	2.53t/a
	
	2.53t/a
	

	
	车间沉降粉尘
	
	
	
	0.27t/a
	
	0.27t/a
	

	
	边角料与不合格品
	
	
	
	1.50t/a
	
	1.50t/a
	

	
	废包装袋
	
	
	
	0.20t/a
	
	0.20t/a
	

	危险废物
	废润滑油
	
	
	
	0.10t/a
	
	0.10t/a
	

	
	废油桶
	
	
	
	0.02t/a
	
	0.02t/a
	

	
	废液压油
	
	
	
	0.25t/a
	
	0.25t/a
	

	
	废活性炭
	
	
	
	1.10t/a
	
	1.10t/a
	

	
	废催化剂
	
	
	
	0.125t/a
	
	0.125t/a
	

	其他固废
	生活垃圾
	
	
	
	1.30t/a
	
	1.30t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
—  48  —




[bookmark: _Toc28424][bookmark: _Toc21661][bookmark: _Toc11235]密胺餐具智能化生产基地建设项目

[bookmark: _Toc12751][bookmark: _Toc31500][bookmark: _Toc45]大气环境影响评价专项报告








建设单位：云南盛玥密胺制品有限公司
[bookmark: _Toc8831]环评单位：云南协同环保工程有限公司
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[bookmark: _Toc22585][bookmark: _Toc18448][bookmark: _Toc19335][bookmark: _Toc106895841][bookmark: _Toc9367]1总则
[bookmark: _Toc268][bookmark: _Toc26201][bookmark: _Toc106895842][bookmark: _Toc3400][bookmark: _Toc631]1.1 编制依据
[bookmark: _Toc15391][bookmark: _Toc12400][bookmark: _Toc106895843][bookmark: _Toc13412]1.1.1国家法律、法规、规章、规范性文件
（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日由十四届全国人大四次会议表决通过，2026年8月15日起施行）；
（2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；
（3）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行）；
（4）《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）；
（5）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）；
（6）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），2016年10月27日；
（7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（原环境保护部，环发〔2012〕77号）；
（8）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；
（9）《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》（环环评〔2022〕26号）；
（10）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国发〔2016〕81号）；
（11）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（原环境保护部公告2013年第31号）；
（12）关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）；
（13）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）；
（14）《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）；
（15）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；
（16）《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）。
[bookmark: _Toc11524][bookmark: _Toc106895844][bookmark: _Toc9368][bookmark: _Toc19203]1.1.2地方性法规及规范性文件
（1）《云南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2022年本）》（云环发〔2022〕32号）；
（2）《云南省建设项目环境保护管理规定》（云南省人民政府令第105号，2002年1月1日起施行）；
（3）《云南省生态环境保护条例》（云南省人民代表大会常务委员会公告〔十四届〕第三十号，2024年11月01日起施行）；
（4）《关于印发<云南省环境保护厅建设项目环境影响评价政府信息公开工作规程（试行）>的通知》（云环发〔2014〕62号）云南省环保厅）；
（5）《云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动实施方案的通知》（云政发〔2014〕9号）；
（6）《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》，云环通〔2019〕125号；
（7）《云南省大气污染防治条例》（2019年1月1日）；
（8）《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）；
（9）《云南省人民政府关于印发云南省“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》（云政发〔2022〕34号）；
（10）《关于印发<云南省贯彻〈排污许可管理条例〉实施细则>的通知》（云环规〔2021〕1号）；
（11）《云南省“十四五”生态环境保护规划》（云环发〔2022〕13号）；
（12）《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）；
（13）《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）；
（14）《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号）；
（15）《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号）；
（16）《玉溪市生态环境改善提升三年行动方案》；
（17）《玉溪市重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》；
（18）《玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》。
[bookmark: _Toc14902][bookmark: _Toc23536][bookmark: _Toc106895845][bookmark: _Toc14186]1.1.3技术导则和规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）；
（4）《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）；
（5）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；
（6）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）；
（7）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（8）《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）；
[bookmark: _Toc106895846][bookmark: _Toc7398][bookmark: _Toc26028][bookmark: _Toc30685]1.1.4其他相关文件
（1）《云南易门产业园区总体规划（修编）》（2021-2035）；
（2）《玉溪市人民政府关于云南易门产业园区总体规划修编（2021-2035年）的批复》（玉政复〔2023〕9号）
（3）《云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》；
（4）玉溪市生态环境局《关于云南易门产业园区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书审查意见的函》（玉市环函〔2022〕32号）；
（5）项目环境影响评价委托书；
（6）易门县发展和改革局（易门县粮食和物资储备局）下发的投资项目备案证（项目代码：2605-530425-04-01-484637）；
（7）《云南盛玥密胺制品有限公司密胺餐具智能化生产基地建设项目环境质量现状监测报告》（天倪环检字〔2026〕929号）；
（8）《年产4000吨PVC塑料管材生产建设项目环境影响报告表》（报批稿2020.05）；
（9）《玉溪市生态环境局易门分局关于云南联帆建材科技有限公司年产4000吨PVC塑料管材生产建设项目环境影响报告表的批复》（易环审〔2020〕35号）；
（10）云南盛玥密胺制品有限公司密胺餐具智能化生产基地建设项目项目建议书；
（11）建设单位提供的关于项目的其他技术资料。
[bookmark: _Toc14243][bookmark: _Toc29381][bookmark: _Toc19098][bookmark: _Toc106895847][bookmark: _Toc28629]1.2评价目的及原则
[bookmark: _Toc17961][bookmark: _Toc106895848][bookmark: _Toc12241][bookmark: _Toc8820]1.2.1评价目的
1、根据收集的资料、现场调查和现状监测，查清拟建项目所在区域自然环境、环境质量现状。
2、通过项目工程分析，对项目污染源调查的基础上掌握运营期废气污染物的产生、排放情况，通过环境影响预测分析，预测建设项目建设后对当地环境造成的影响。
3、对项目拟采取的污染防治措施可行性和可靠性进行分析评述，针对项目存在的主要污染源和环境问题，提出切实可行的污染防治措施和对策建议。
4、从环境保护角度分析项目建设的环境可行性，并给出明确的环评结论，为环境管理部门决策提供可靠的技术依据，为设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。
[bookmark: _Toc106895849][bookmark: _Toc2084][bookmark: _Toc17840][bookmark: _Toc22402]1.2.2评价原则
项目在开展本次环境影响评价工作过程，应遵循以下原则：
（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc20011][bookmark: _Toc12946][bookmark: _Toc16252]1.3 评价因子
通过对项目实施过程及实施后产生的环境污染因素及污染因子进行分析，筛选确定项目的环境影响评价因子筛选结果见表1.3-1。
表1.3-1    评价因子筛选结果
	环境要素
	评价因子

	环境空气
	现状评价
	SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP、非甲烷总烃、甲醛

	
	预测评价
	PM10、PM2.5、TSP、TVOC、甲醛


[bookmark: _Toc9053][bookmark: _Toc1479][bookmark: _Toc10622]1.4 评价标准
[bookmark: _Toc14618][bookmark: _Toc31006]1.4.1 环境空气质量标准
1、环境空气
项目区所在地功能区划属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值和表2二级浓度限值；本项目特征污染物为非甲烷总烃与甲醛参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。
本项目大气环境评价等级为二级评价，大气环境影响评价范围为项目厂界外边长5km的矩形区域，评价范围内涉及易门县翠柏自然保护区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段一级浓度限值和表2一级浓度限值。详见表1.4-1。
表 1.4‑1  大气环境质量标准  单位：μg/m3
	污染物
	取值时间
	一类区浓度限值
	二类区浓度限值
	标准来源

	SO2
	1小时平均
	150
	500
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	
	24小时平均
	50
	150
	

	
	年平均
	20
	60
	

	NO2
	1小时平均
	200
	200
	

	
	24小时平均
	80
	80
	

	
	年平均
	40
	40
	

	CO
	24小时平均
	4000
	4000
	

	
	1小时平均
	10000
	10000
	

	O3
	日最大8小时平均
	100
	160
	

	
	1小时平均
	160
	200
	

	PM10
	24小时平均
	50
	120
	

	
	年平均
	40
	60
	

	PM2.5
	24小时平均
	35
	60
	

	
	年平均
	15
	30
	

	TSP
	24小时平均
	120
	300
	

	
	年平均
	80
	200
	

	NOx
	年平均
	50
	50
	

	
	24小时平均
	100
	100
	

	
	1小时平均
	250
	250
	

	甲醛
	1小时平均
	50
	《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	非甲烷总烃
	一次浓度限值
	2000
	大气污染物综合排放标准详解


[bookmark: _Toc21562][bookmark: _Toc18884]1.4.2 排放标准
1、施工期
施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值标准。
表1.4-2大气污染物排放限值  单位：mg/m3
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


2、运营期
1）电预热、模压成型、罩光废气
电预热、模压成型、罩光废气产生的非甲烷总烃与甲醛经集气罩与密闭管道收集后通过活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后经15m高排气筒（DA001）排放。外排非甲烷总烃与甲醛执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求。
2）称量打磨废气
人工称量与打磨产生的废气通过集气罩+布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放。外排颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求。项目有组织废气排放标准详见下表：
表1.4-3 项目有组织废气排放标准
	排气筒
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m³）
	排气筒高度（m）
	最高允许排放速率（kg/h）
	污染物排放监控点位置
	执行标准

	DA001
	非甲烷总烃
	100
	15
	/
	生产设施排气筒
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求

	
	甲醛
	5
	15
	/
	
	

	DA002
	颗粒物
	30
	15
	/
	
	


3）无组织废气
厂界无组织废气颗粒物与非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9 企业边界大气污染物浓度限值；厂界无组织甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值要求；恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求；厂界内非甲烷总烃浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录表A.1中监控限值要求，标准值见下表。
表1.4-4  厂界无组织排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值
	执行标准

	
	监控点
	浓度（mg/m3）
	

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9 企业边界大气污染物浓度限值

	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4.0
	

	甲醛
	周界外浓度最高点
	0.25
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求

	臭气浓度
	周界外浓度最高点
	20无量纲
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界浓度限值


表1.4-5 挥发性有机物无组织排放控制标准（单位：mg/m3）
	污染物项目
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	10
	监控点处1h平均浓度值
	厂房外设置监控点

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	


[bookmark: _Toc11329][bookmark: _Toc25591][bookmark: _Toc28611]1.5 评价等级和评价范围
[bookmark: _Toc4252][bookmark: _Toc18984]1.5.1 评价等级
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
（1）Pmax及D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
[image: ]
[image: ][image: ] ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
[image: ][image: ]——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
[image: ][image: ]——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用附录D中的1小时平均质量浓度限值；对仅有8小时平均质量浓度限值的，可按2倍折算为1小时平均质量浓度限值。
（2）评价等级判别表
评价等级按下表的分级判据进行划分。
表1.5-1  评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


（3）项目参数
估算模式所用参数见下表。
表1.5-2  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市人口数）
	/

	最高环境温度
	35.6°C

	最低环境温度
	-2.7°C

	土地利用类型
	针叶林

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率（m）
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离/km
	/

	
	海岸线方向/o
	/

	注：城市/农村选项取值：根据附录B.6.1，当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。（根据片区土地利用现状图，本项目周边3km半径范围内城市建成区和规划区占地面积为一半以下，故选择农村）。
当选择城市时，城市人口数按项目所属城市市级人口或者规划的人口数输入。


（4）评级工作等级确定
本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：
表1.5-3  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准（μg/m3）
	Cmax
（μg/m3）
	Pmax
（%）
	评价等级

	有组织
	DA001
	TVOC
	1200.0
	83.958
	7.00
	二级

	
	
	甲醛
	50.0
	0.37
	0.75
	/

	
	DA002
	PM10
	360
	9.33
	2.07
	/

	无组织
	TVOC
	1200.0
	34.56
	2.88
	/

	
	甲醛
	50.0
	0.11
	0.23
	/

	
	TSP
	900.0
	22.365
	2.49
	/


综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为DA001点源排放的非甲烷总烃，Pmax值为1%＜Pmax=7.00%＜10%，Cmax为83.958ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
[bookmark: _Toc6220][bookmark: _Toc25890]1.5.2 评价范围
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求与估算结果，本项目大气评价范围为以项目厂址为中心区域，自厂界外延，边长5km的矩形区域。
[bookmark: _Toc19985][bookmark: _Toc20541][bookmark: _Toc3718]1.6 环境空气保护目标
根据现场调查，大气评价范围以厂址为中心，边长为5km矩形范围内分布有翠柏自然保护区、麦子田村、马家箐、瓦家箐、杨宝庒村等大气环境保护目标，项目环境空气保护目标见下表：
表1.6-1  项目周边主要环境保护目标
	[bookmark: _Toc26823][bookmark: _Toc16723][bookmark: _Toc31916]环境要素
	[bookmark: _Toc556][bookmark: _Toc7634][bookmark: _Toc13765]坐标
	[bookmark: _Toc14316][bookmark: _Toc16103][bookmark: _Toc9937]保护目标名称
	[bookmark: _Toc9127][bookmark: _Toc27267][bookmark: _Toc30560]方位
	[bookmark: _Toc5375][bookmark: _Toc9675][bookmark: _Toc23115]与项目厂界最近距离
	[bookmark: _Toc4372][bookmark: _Toc22712][bookmark: _Toc21897]保护要求

	
	[bookmark: _Toc12766][bookmark: _Toc29781][bookmark: _Toc17424]经度
	[bookmark: _Toc30597][bookmark: _Toc11974][bookmark: _Toc26933]纬度
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc21071][bookmark: _Toc11169][bookmark: _Toc1680]空气环境
	[bookmark: _Toc693][bookmark: _Toc8592][bookmark: _Toc3742]/
	[bookmark: _Toc672][bookmark: _Toc12003][bookmark: _Toc23388]/
	[bookmark: _Toc4807][bookmark: _Toc19693][bookmark: _Toc2006]翠柏自然保护区
	[bookmark: _Toc11201][bookmark: _Toc25513][bookmark: _Toc1564]西北、东北
	1800m
	[bookmark: _Toc7597][bookmark: _Toc30678][bookmark: _Toc12605]《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段一级浓度限值和表2一级浓度限值

	
	[bookmark: _Toc27908][bookmark: _Toc19552][bookmark: _Toc17698]102.2042E
	[bookmark: _Toc24349][bookmark: _Toc27011][bookmark: _Toc20183]24.7766N
	麦子田村
（150户、525人）
	西南侧
	[bookmark: _Toc28968][bookmark: _Toc28068][bookmark: _Toc12956]1500m
	[bookmark: _Toc31997][bookmark: _Toc17420][bookmark: _Toc17299]《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值和表2二级浓度限值

	
	[bookmark: _Toc24329][bookmark: _Toc27024][bookmark: _Toc29030]102.2045E
	[bookmark: _Toc22533][bookmark: _Toc12992][bookmark: _Toc3039]24.7803N
	马家箐
（30户，约105人）
	西南侧
	[bookmark: _Toc10148][bookmark: _Toc22278][bookmark: _Toc20014]1300m
	

	
	[bookmark: _Toc27225][bookmark: _Toc24780][bookmark: _Toc29442]102.2189E
	[bookmark: _Toc25703][bookmark: _Toc4347][bookmark: _Toc4133]24.7809N
	瓦家箐
（15户，约53人）
	东南侧
	[bookmark: _Toc7878][bookmark: _Toc20266][bookmark: _Toc10841]580m
	

	
	[bookmark: _Toc26120][bookmark: _Toc26927][bookmark: _Toc8796]102.2210E
	[bookmark: _Toc12746][bookmark: _Toc7485][bookmark: _Toc7332]24.7703N
	杨宝庄村
（200户，约700人）
	东侧
	[bookmark: _Toc23901][bookmark: _Toc5840][bookmark: _Toc18906]1160m
	

	
	[bookmark: _Toc10425][bookmark: _Toc172][bookmark: _Toc1459]102.2236E
	[bookmark: _Toc26756][bookmark: _Toc14337][bookmark: _Toc17597]24.7843N
	小山凹村
（70户，约245人）
	东侧
	[bookmark: _Toc9248][bookmark: _Toc13361][bookmark: _Toc18669]350m
	

	
	[bookmark: _Toc5706][bookmark: _Toc31781][bookmark: _Toc4036]102.2229E
	[bookmark: _Toc22547][bookmark: _Toc29816][bookmark: _Toc797]24.7996N
	村东
（74户，约297人）
	北侧
	[bookmark: _Toc29487][bookmark: _Toc4402][bookmark: _Toc1208]1150m
	

	
	[bookmark: _Toc30517][bookmark: _Toc6643][bookmark: _Toc19914]102.2297E
	[bookmark: _Toc17904][bookmark: _Toc18135][bookmark: _Toc13167]24.8036N
	大山凹村
（80户，约280人）
	北侧
	[bookmark: _Toc28739][bookmark: _Toc27745][bookmark: _Toc7005]1800m
	

	
	[bookmark: _Toc16976][bookmark: _Toc26806][bookmark: _Toc18077]102.2180E
	[bookmark: _Toc17134][bookmark: _Toc10286][bookmark: _Toc23345]24.8002N
	摩所村
（170户，约595人）
	北侧
	[bookmark: _Toc23592][bookmark: _Toc6787][bookmark: _Toc24389]1000m
	


[bookmark: _Toc32606][bookmark: _Toc28605][bookmark: _Toc22557]1.7 环境影响评价工作程序
[bookmark: _Toc176367194][bookmark: _Toc231029427][bookmark: _Toc494266536][bookmark: _Toc495811869][bookmark: _Toc495832620][bookmark: _Toc495639102][bookmark: _Toc231030254][bookmark: _Toc231029622][bookmark: _Toc496784167][bookmark: _Toc177464413][bookmark: _Toc495391537]根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响专项评价工作程序为：
第一阶段。主要工作包括研究有关文件，项目污染源调查，环境空气保护目标调查，评价因子筛选与评价标准确定，区域气象与地表特征调查，收集区域地形参数，确定评价等级和评价范围等。
第二阶段。主要工作依据评价等级要求开展，包括与项目评价相关污染源调查与核实，选择合适的预测模型，环境质量现状调查或补充监测，收集建立模型所需气象、地表参数等基础数据，确定预测内容与预测方案，开展大气环境影响预测与评价工作等。
第三阶段。主要工作包括制定环境监测计划，明确大气环境影响评价结论与建议，完成环境影响评价文件的编写等。大气环境影响评价的工作程序见图1.7-1。
[image: cbe1dffce0e6142118d3485bf14805ac]
图1.7-1 大气环境影响评价工作程序图


[bookmark: _Toc4260][bookmark: _Toc28690][bookmark: _Toc30432]2、环境空气质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc8440][bookmark: _Toc21838][bookmark: _Toc29987]2.1 二类区区域环境质量现状
[bookmark: _Toc29546][bookmark: _Toc30286]2.1.1 基本污染物环境质量现状
项目所在地为易门产业园区麦子田片区，根据大气环境功能区划，区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值和表2二级浓度限值。易门县布设有一个环境空气自动监测站点，位于易门县中医院，位于项目区西南侧约14.25km处，根据易门县人民政府网发布的《2024年易门县生态环境状况公报》（易门县人民政府 2025年6月24日），2024年县城区（中医院楼顶监测点）共开展空气环境质量监测36 天，其中达一级：252天，占70%；二级：107天，占29.7%，超标1天（O3超标1天），占0.3%，环境空气质量优良率为99.7%，与2023年98.7%相比上升0.8%。各监测指标类别均为二级及以上，空气质量达标。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），该标准于2026年3月1日起实施，项目达标区判定引用生态环境状况公报数据，监测数据时间为2024年，该标准尚未实施，因此本次评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单进行评价。项目所在地易门县在评价基准年2024年为环境空气质量达标区。
[bookmark: _Toc32004][bookmark: _Toc13138]2.1.2 特征污染物补充监测
（1）监测结果
根据本项目产污特点，项目的特征污染物为颗粒物、非甲烷总烃与甲醛。项目评价范围内未收集到国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年的连续1年的监测数据，也未收集到评价范围内近3年与项目排放的污染物有关的历史监测资料。
本项目委托云南天倪检测有限公司对项目区其他污染物环境质量现状进行监测，具体如下：
监测项目：TSP、非甲烷总烃、甲醛，共3项；
采样地点：厂区下风向设置1个监测点（厂界下风向村东（1200m）处），共1个监测点；
监测时间：2026.6.27～2026.7.3，共7天；
采样频率：1个监测点对总悬浮颗粒物提供至少24小时监测结果；甲醛与非甲烷总烃提供1小时监测结果，具体监测结果如下表所示。
表2.1-1   TSP 24小时均值监测结果统计表
	监测时间
	采样点位及监测结果（mg/m3）

	
	厂界下风向村东（1200m）

	2026.06.27
	0.116

	2026.06.28
	0.111

	2026.06.29
	0.099

	2026.06.30
	0.104

	2026.07.01
	0.110

	2026.07.02
	0.100

	2026.07.03
	0.117

	标准值
	0.300

	达标情况
	达标


表2.1-2   非甲烷总烃 1小时均值监测结果统计表
	监测时间
	采样点位及监测结果（mg/m3）

	
	厂界下风向村东（1200m）

	2026.06.27
	0.99

	
	0.93

	
	0.89

	
	0.86

	2026.06.28
	0.78

	
	0.87

	
	0.75

	
	0.70

	2026.06.29
	0.76

	
	0.74

	
	0.68

	
	0.64

	2026.06.30
	0.69

	
	0.62

	
	0.56

	
	0.55

	2026.07.01
	0.79

	
	0.83

	
	0.72

	
	0.74

	2026.07.02
	0.86

	
	0.83

	
	0.71

	
	0.80

	2026.07.03
	0.90

	
	0.84

	
	0.88

	
	0.72

	标准值
	2.00

	达标情况
	达标




表2.1-3   甲醛 1小时均值监测结果统计表
	监测时间
	采样点位及监测结果（mg/m3）

	
	厂界下风向村东（1200m）

	2026.06.27
	ND

	
	ND

	
	ND

	
	ND

	2026.06.28
	ND

	
	ND

	
	ND

	
	ND

	2026.06.29
	ND

	
	ND

	
	ND

	
	ND

	2026.06.30
	ND

	
	ND

	
	ND

	
	ND

	2026.07.01
	ND

	
	ND

	
	ND

	
	ND

	2026.07.02
	ND

	
	ND

	
	ND

	
	ND

	2026.07.03
	ND

	
	ND

	
	ND

	
	ND

	标准值
	0.05

	达标情况
	达标

	注：“ND”表明未检出


（2）评价标准及结论
采用单因子指数法进行环境空气质量现状评价。单因子指数法的数学表达式为：
Pi=Ci/Si
式中：Pi—某污染物i的单因子标准指数；
      Ci—i污染物的监测浓度值；
      Si—i污染物相应的环境质量标准值。
各监测项目的环境监测结果标准指数列于表2.1-4。
表2.1-4 现状评价结果
	监测点位
	监测点坐标/m
	污染物
	平均时间
	评价标准
	监测浓度
最大范围
	最大浓度占标率/%
	超标率/（%）
	达标情况

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	厂界下风向村东（1200m）
	535
	1147
	TSP
	24h
	0.300
	0.099~0.117
	33.0~39.0
	0
	达标

	
	
	
	非甲烷总烃
	1h
	2.00
	0.55~0.99
	27.5~49.5
	0
	达标

	
	
	
	甲醛
	1h
	0.005
	/
	/
	0
	/


从监测结果来看，TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值和表2二级浓度限值，甲醛1小时均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ-2018）附录D标准要求。非甲烷总烃1小时均满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃参考限值。
[bookmark: _Toc18352][bookmark: _Toc8902][bookmark: _Toc4496]2.2 一类区环境质量现状
（1）监测结果
项目大气评价范围内涉及翠柏自然保护区，本项目对涉及的翠柏自然保护区基本污染物及其他污染物进行环境质量现状监测。
本次评价委托云南天倪检测有限公司对翠柏自然保护区的二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮、PM10、PM2.5、TSP、臭氧、非甲烷总烃、甲醛共9项污染物进行了补充监测，具体如下：
监测项目：二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮、PM10、PM2.5、TSP、臭氧、非甲烷总烃、甲醛共9项；
监测点位：现状监测共设1个点，位于翠柏自然保护区范围内（监测点设置于不受人为活动影响的区域）。
监测时间：2026.6.27～2026.7.3，共7天；
监测频率：根据国家环保局颁布的关于空气环境质量采样频率和采样时间的相关规定和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）对污染物监测数据的统计有效性的规定，确定SO2、NO2、CO连续7天，每天1组日均值、1组小时均值（小时值每日采样4次）；PM10、PM2.5、TSP连续7天，每天1组日均值；O3连续7天，每天至少1组8h均值、1组小时均值（小时值每日采样4次）；非甲烷总烃连续7天，每天1组小时均值（小时值每日采样4次）；甲醛连续7天，每天1组小时均值（小时值每日采样4次）。
监测分析方法：按照国家相关规定、标准和规范进行采样和分析；
评价标准：《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1过渡阶段一级浓度限值和表2一级浓度限值、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的标准以及参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃参考限值。监测点位图以及监测结果详见下表：
表2.2-1  臭氧8小时均值监测结果统计表
	监测点位
	监测日期
	臭氧均值（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	超标率（%）
	是否达标

	A2翠柏自然保护区1个点位
	2026.06.27
	0.069
	0.100
	0
	达标

	
	2026.06.28
	0.068
	0.100
	0
	达标

	
	2026.06.29
	0.070
	0.100
	0
	达标

	
	2026.06.30
	0.066
	0.100
	0
	达标

	
	2026.07.01
	0.070
	0.100
	0
	达标

	
	2026.07.02
	0.065
	0.100
	0
	达标

	
	2026.07.03
	0.065
	0.100
	0
	达标


表2.2-2  CO、非甲烷总烃与甲醛小时均值监测结果统计表
	监测点位
	采样日期
	监测结果
	监测结果
	监测结果

	
	
	非甲烷总烃（mg/m3）
	CO（mg/m3）
	甲醛（mg/m3）

	A2，翠柏自然保护区1个点位
	2026.06.27
	1.03
	0.32
	ND

	
	
	1.09
	0.30
	ND

	
	
	1.00
	0.39
	ND

	
	
	1.13
	0.35
	ND

	
	2026.06.28
	1.04
	0.41
	ND

	
	
	1.12
	0.39
	ND

	
	
	1.11
	0.37
	ND

	
	
	1.22
	0.43
	ND

	
	2026.06.29
	1.31
	0.32
	ND

	
	
	1.15
	0.37
	ND

	
	
	1.09
	0.47
	ND

	
	
	1.17
	0.32
	ND

	
	2026.06.30
	1.16
	0.31
	ND

	
	
	1.22
	0.45
	ND

	
	
	1.27
	0.56
	ND

	
	
	1.31
	0.40
	ND

	
	2026.07.01
	1.35
	0.39
	ND

	
	
	1.43
	0.35
	ND

	
	
	1.29
	0.39
	ND

	
	
	1.18
	0.32
	ND

	
	2026.07.02
	1.09
	0.35
	ND

	
	
	1.12
	0.47
	ND

	
	
	1.21
	0.38
	ND

	
	
	1.12
	0.40
	ND

	
	2026.07.03
	1.12
	0.39
	ND

	
	
	1.21
	0.47
	ND

	
	
	1.25
	0.39
	ND

	
	
	1.15
	0.41
	ND

	标准限值（mg/m3）
	2.00
	10.00
	0.005

	超标率（%）
	0
	0
	0

	是否达标
	达标
	达标
	/

	注：“ND”表明未检出



表2.2-3  NO2日平均值监测结果统计表
	监测点位
	采样日期
	监测结果

	
	
	NO2（mg/m3）

	A2，翠柏自然保护区1个点位
	2026.06.27
	0.017

	
	2026.06.28
	0.015

	
	2026.06.29
	0.016

	
	2026.06.30
	0.015

	
	2026.07.01
	0.016

	
	2026.07.02
	0.016

	
	2026.07.03
	0.015

	标准限值（mg/m3）
	0.080

	超标率（%）
	0

	是否达标
	达标


表2.2-4  CO日平均值监测结果统计表
	监测点位
	采样日期
	监测结果

	
	
	CO（mg/m3）

	A2，翠柏自然保护区1个点位
	2026.06.27
	0.41

	
	2026.06.28
	0.43

	
	2026.06.29
	0.39

	
	2026.06.30
	0.49

	
	2026.07.01
	0.45

	
	2026.07.02
	0.48

	
	2026.07.03
	0.51

	标准限值（mg/m3）
	4.00

	超标率（%）
	0

	是否达标
	达标
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表2.2-5  SO2、PM10日均值监测结果统计表
	监测点位
	监测时间
	SO2
	PM10

	
	
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	超标率（%）
	是否达标
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	超标率（%）
	是否达标

	A2，翠柏自然保护区1个点位
	2026.06.27
	0.010
	0.05
	0
	达标
	0.045
	0.05
	0
	达标

	
	2026.06.28
	0.010
	0.05
	0
	达标
	0.046
	0.05
	0
	达标

	
	2026.06.29
	0.011
	0.05
	0
	达标
	0.045
	0.05
	0
	达标

	
	2026.06.30
	0.009
	0.05
	0
	达标
	0.047
	0.05
	0
	达标

	
	2026.07.01
	0.011
	0.05
	0
	达标
	0.042
	0.05
	0
	达标

	
	2026.07.02
	0.010
	0.05
	0
	达标
	0.044
	0.05
	0
	达标

	
	2026.07.03
	0.010
	0.05
	0
	达标
	0.046
	0.05
	0
	达标

	备注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。


表2.2-6  PM2.5、TSP日均值监测结果统计表
	监测点位
	监测时间
	PM2.5
	TSP

	
	
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	超标率（%）
	是否达标
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	超标率（%）
	是否达标

	A2，翠柏自然保护区1个点位
	2026.06.27
	0.028
	0.035
	0
	达标
	0.089
	0.12
	0
	达标

	
	2026.06.28
	0.025
	0.035
	0
	达标
	0.092
	0.12
	0
	达标

	
	2026.06.29
	0.024
	0.035
	0
	达标
	0.097
	0.12
	0
	达标

	
	2026.06.30
	0.026
	0.035
	0
	达标
	0.095
	0.12
	0
	达标

	
	2026.07.01
	0.028
	0.035
	0
	达标
	0.096
	0.12
	0
	达标

	
	2026.07.02
	0.023
	0.035
	0
	达标
	0.097
	0.12
	0
	达标

	
	2026.07.03
	0.025
	0.035
	0
	达标
	0.093
	0.12
	0
	达标

	备注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。





表2.2-7  SO2、NO2、臭氧小时均值监测结果统计表
	监测点位
	监测时间
	SO2
	NO2
	O3

	
	
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	超标率（%）
	是否达标
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	超标率（%）
	是否达标
	监测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	超标率（%）
	是否达标

	A2，翠柏自然保护区1个点位
	2026.06.27
	0.008
	0.15
	0
	达标
	0.018
	0.2
	0
	达标
	0.049
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.011
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.062
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.012
	0.15
	0
	达标
	0.015
	0.2
	0
	达标
	0.083
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.010
	0.15
	0
	达标
	0.016
	0.2
	0
	达标
	0.065
	0.160
	0
	达标

	
	2026.06.28
	0.009
	0.15
	0
	达标
	0.019
	0.2
	0
	达标
	0.055
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.012
	0.15
	0
	达标
	0.016
	0.2
	0
	达标
	0.066
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.010
	0.15
	0
	达标
	0.014
	0.2
	0
	达标
	0.086
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.009
	0.15
	0
	达标
	0.018
	0.2
	0
	达标
	0.083
	0.160
	0
	达标

	
	2026.06.29
	0.010
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.053
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.012
	0.15
	0
	达标
	0.016
	0.2
	0
	达标
	0.064
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.010
	0.15
	0
	达标
	0.014
	0.2
	0
	达标
	0.080
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.008
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.063
	0.160
	0
	达标

	
	2026.06.30
	0.009
	0.15
	0
	达标
	0.018
	0.2
	0
	达标
	0.051
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.011
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.059
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.010
	0.15
	0
	达标
	0.015
	0.2
	0
	达标
	0.079
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.009
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.065
	0.160
	0
	达标

	
	2026.07.01
	0.009
	0.15
	0
	达标
	0.018
	0.2
	0
	达标
	0.050
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.012
	0.15
	0
	达标
	0.016
	0.2
	0
	达标
	0.061
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.010
	0.15
	0
	达标
	0.013
	0.2
	0
	达标
	0.076
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.008
	0.15
	0
	达标
	0.016
	0.2
	0
	达标
	0.074
	0.160
	0
	达标

	
	2026.07.02
	0.009
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.051
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.013
	0.15
	0
	达标
	0.015
	0.2
	0
	达标
	0.056
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.011
	0.15
	0
	达标
	0.013
	0.2
	0
	达标
	0.077
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.009
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.070
	0.160
	0
	达标

	
	2026.07.03
	0.010
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.053
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.013
	0.15
	0
	达标
	0.016
	0.2
	0
	达标
	0.061
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.012
	0.15
	0
	达标
	0.014
	0.2
	0
	达标
	0.076
	0.160
	0
	达标

	
	
	0.009
	0.15
	0
	达标
	0.017
	0.2
	0
	达标
	0.067
	0.160
	0
	达标

	备注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。


（2）评价标准及结论
采用单因子指数法进行环境空气质量现状评价。单因子指数法的数学表达式为：
Pi=Ci/Si
式中：Pi—某污染物i的单因子标准指数；
      Ci—i污染物的监测浓度值；
      Si—i污染物相应的环境质量标准值。
各监测项目的环境监测结果标准指数列于表2.2-8。
表2.2-8 一类区环境质量现状监测结果表
	监测点位
	监测点坐标/m
（以项目厂址中心为原点0,0）
	污染物
	平均时间
	评价标准/（mg/m³）
	监测浓度范围/（mg/m³）
	最大浓度占标率/%
	超标率/（%）
	达标情况

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	A2，翠柏自然保护区1个点位
	2225
	574
	SO2
	24小时平均
	0.050
	0.009~0.011
	22.00
	0
	达标

	
	
	
	NO2
	24小时平均
	0.080
	0.015~0.017
	21.25
	0
	达标

	
	
	
	PM10
	24小时平均
	0.050
	0.042~0.047
	94.00
	0
	达标

	
	
	
	PM2.5
	24小时平均
	0.035
	0.023~0.028
	80.00
	0
	达标

	
	
	
	CO
	24小时平均
	4.000
	0.39~0.49
	12.25
	0
	达标

	
	
	
	TSP
	24小时平均
	0.120
	0.089~0.097
	80.83
	0
	达标

	
	
	
	SO2
	1小时平均
	0.150
	0.008~0.013
	8.66
	0
	达标

	
	
	
	NO2
	1小时平均
	0.200
	0.013~0.019
	9.50
	0
	达标

	
	
	
	O3
	1小时平均
	0.160
	0.049~0.086
	53.75
	0
	达标

	
	
	
	CO
	1小时平均
	10.00
	0.31~0.56
	5.60
	0
	达标

	
	
	
	O3
	日最大8小时平均
	0.100
	0.065~0.070
	70.00
	0
	达标

	
	
	
	非甲烷总烃
	1小时平均
	2.000
	1.04~1.43
	71.5
	0
	达标

	
	
	
	甲醛
	1小时平均
	0.005
	ND
	0
	0
	/

	备注：“ND”表示未检出


由检测结果，项目区东北面翠柏自然保护区SO2、NO2、CO、O3日均值及小时值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段一级浓度限值和表2一级浓度限值，TSP、PM10、PM2.5日均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段一级浓度限值和表2一级浓度限值，甲醛满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1中浓度限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃参考限值。

[bookmark: _Toc14197][bookmark: _Toc29284][bookmark: _Toc8520]2.3 环境敏感区
项目大气环境评价范围内涉及易门县翠柏自然保护区。
易门县翠柏地方级自然保护区（以下简称自然保护区）由《易门县人民政府关于对县环保局请求建立易门县翠柏地方级自然保护区的批复》易政复字〔2000〕20号文件同意建立。位于易门县六街街道境内，范围涉及六街街道茶树、二街、柏树、旧县四个村委会的林地范围，地处东经102°4′~102°18′，北纬24°43′~24°55′，自然保护区分为核心区、缓冲区、实验区三个部分，总面积为7800公顷。
2013年对易门县翠柏地方级自然保护区的保护范围做了调整，调整后分布的茶树、二街、六街、柏树、旧县、铁厂六个村（居）委会，自然保护区分为核心区、缓冲区、实验区三个部分，总面积为3168.3公顷。
2015年根据滇中产业新区发展布局及经济社会发展的需要，通过实地调查、调整后范围包括翠柏集中分布的茶树、二街、六街、柏树、旧县、铁厂、白邑七个村（居）委会，地处东经102° 4'~108° 18’，北纬24°43'~29°55′，自然保护区总面积为3168.3公顷。
新规划调整的易门县翠柏自然保护区区域沿“安易”二级公路两侧村寨后翠柏成片分布，东至：东山山脊分水岭；南至：徐家箐房后山顶至铁厂白邑村交界；西至：白邑村、铁厂村马起库山梁、岔河坝接小街乡山林、茶树白龙水库、哨箐、峨罗邑大坡、大梁子、小瓦房、裱罗、大陆庄、老扁冲；北至：白龙水库、二台坡与安宁交界，保护面积3168.3公顷。
根据调查，易门县翠柏地方级自然保护区核心区位于本项目西北侧与东南侧，西北侧与本项目直线距离为2.40km，东北侧与本项目直线距离为1.80km。因此，本项目不在易门县翠柏地方级自然保护区范围内。
[bookmark: _Toc5553][bookmark: _Toc7410][bookmark: _Toc29758]3、主要污染物及控制措施
[bookmark: _Toc26444][bookmark: _Toc13722][bookmark: _Toc14101]3.1 施工期污染物及控制措施
本项目租用云南联帆建材科技有限公司内闲置厂房及闲置空地进行密胺餐具生产，施工期主要是对生产车间内部进行适应性改造，建设产品堆放区，在生产车间安装生产设备以及相关环保设施和配套辅助设施后投入使用。
项目施工期产生的废气主要为车辆尾气及机械废气、扬尘、焊接烟尘。
（1）车辆尾气及机械废气治理对策措施
针对车辆汽车尾气及机械废气，尽量使用尾气达标的柴油施工机械设备。
（2）控制扬尘污染的对策措施
①施工物料卸载应避免在大风天气时进行；
②施工场地要定期进行洒水降尘；
③物料堆存及运输采用封闭措施；
④施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。
（3）焊接烟尘
由于项目空旷，利于废气稀释、扩散，焊接烟尘经稀释扩散后排放。
[bookmark: _Toc26838][bookmark: _Toc22643][bookmark: _Toc14240]3.2运营期污染物及控制措施
项目运营期产生的废气主要为：电预热、模压成型、罩光废气、称量打磨废气、人工修边废气、生产车间未收集废气等。
[bookmark: _Toc11636][bookmark: _Toc3912]3.2.1 废气产排污计算
1、源强核算
本项目废气主要包括：电预热、模压成型、罩光废气、称量打磨废气与集气罩未收集无组织废气。项目污染物源强主要采用类比法以及产排污系数法进行计算。
根据生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目属于第292塑料制品业系数手册中“2927 日用塑料制品制造行业”规定项目。甲醛产生量参考论文《密胺食品接触制品中游离甲醛的控制研究》（朱亚伟，王建玲，陈彤，何军，台州出入境检验检疫局技术中心，浙江台州318000），论文采取正交实验设计，共进行18次实验，本次评价取实验最大游离甲醛均值，13.79mg/kg。密胺粉称量与打磨抛光产生粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2922 塑料板、管、型材制造行业系数表”中颗粒物产生量为6kg/t-产品。
引用的可行性分析：从行业来看，本项目密胺餐具制造属于C2927 日用塑料制品制造，与2922塑料板、管、型材制造同属C292塑料制品业大类，行业属性一致；从原料形态来看，密胺粉为粉状树脂原料，与2922系数所对应的“树脂、助剂”中粉状物料（如PVC树脂粉、钙粉等）的物理形态一致，均涉及粉料的转移和混合过程；从产污环节来看，2922系数对应的颗粒物主要产生于配料、混合工序中的粉料逸散，而本项目称量工序同样涉及密胺粉状原料的称量、分装和转移过程中产生的粉尘逸散机理与之高度相似，打磨工序则是对成型后的密胺制品进行表面机械加工，其产生的粉尘属于塑料制品后处理过程中的典型颗粒物排放，二者颗粒物的产生均源于物理性粉料操作及机械作用，而非化学反应。因此本项目称量与打磨抛光中的颗粒物产生源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2922塑料板、管、型材制造的产污系数”具有较好的可行性。则本项目产污系数见下表：
表3.2-1 项目产污系数及去除效率一览表
	序号
	产生工序
	污染物
	产生源强
	治理措施
	去除效率

	1
	电预热、模压成型、罩光
	非甲烷总烃
	2.7kg/t-产品
	集气罩+活性炭吸附/脱附+催化燃烧
	收集效率90%，去除效率85%

	2
	
	甲醛
	13.79mg/kg-原料
	
	

	3
	称量打磨
	颗粒物
	6kg/t-产品
	布袋除尘
	综合收集效率85%，综合去除效率99%


（1） 电预热、模压成型、罩光废气
人工将装有称量好的密胺粉的原料盒送入高频预热机内进行预热（电加热），加热温度约为80~90℃，预热时间约为300S，去除原料中的水分。将经过预热后结块的原料人工倒入经预热后闭合的模具中，压力约为140～170MPa，油压成型机采用电加热，加热温度180~200℃，压制1min，使原料在一定压力和温度下流动，发生交联反应，固化成型，开模得到初制品（又称素盘）。贴花后的素盘需要加金（加罩光粉），以增加产品的亮光度。罩光粉和水按照1:1比例进行调配，人工刷涂在产品表面，再放入油压机加压加热，加热温度为180℃，持续时间为30S，开模后得到加金的密胺餐具。
本项目年产密胺餐具1000t/a，使用原料密胺粉976.67+罩光粉30=1006.67t/a。根据产排污系数手册非甲烷总烃产生量为2.7kg/t-产品，甲醛参考《论文》本次评价取最大游离甲醛均值，甲醛产生系数为13.79mg/kg-原料。则本项目非甲烷总烃产生量为2.7t/a，甲醛产生量为0.01388t/a。
本项目共15台液压成型机，每台设备配置半径为20cm圆形软管侧吸集气罩进行废气收集。污染源到罩口的水平距离不超过20cm，控制风速不低于1.0米/秒，以确保收集效率不低于90%。侧吸式集气罩集气风量计算公式如下：

式中：Q：集气罩集气风量，单位为m3/h；
X：污染源到罩口的水平距离，单位为m；
F：罩口面积，单位为m2；
Vx：污染源气体流速，单位为m/s。
本项目电预热、模压成型、罩光污染源到罩口的距离为20cm，0.20m。集气罩为半径为20cm圆形软管侧吸集气罩，罩口面积为0.13m2。污染源气体流速根据《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号），采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。根据《局部排放设置控制风速检测与评估技术规范》侧吸式控制风速不低于1.0米/秒，本次评价取1.0m/s。根据上式计算得出单个集气罩理论风量为1188m3/h，则15台液压成型机该段工序风量为17820m3/h，同时考虑风损等因素，电预热、模压成型、罩光废气风机风量取20000m3/h。
项目电预热、模压成型、罩光废气采用引风机（风机风量20000m3/h）+集气罩（收集效率90%）+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后通过15m高排气筒（DA001）外排，活性炭吸附/脱附+催化燃烧根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》对非甲烷总烃的去除效率为85%。本项目年产260d，每天生产16h，则项目电预热、模压成型、罩光废气产排情况如下：
表 3.2-2  电预热、模压成型、罩光废气污染物产排情况一览表
	废气
来源
	排放参数
	污染物名 称
	产生情况
	排放情况
	处理效率（%）

	
	编号
	高度
(m)
	内径（m）
	排气
量
(m3/h)
	
	产生
速率
(kg/h)
	产生
浓度
(mg/m3)
	排放量
(t/a)
	排放
速率    (kg/h)
	排放
浓度
(mg/m3)
	

	电预热、模压罩光
	DA001
	15
	0.7
	20000
	非甲烷总烃
	0.65
	32.45
	0.36
	0.09
	4.38
	85

	
	
	
	
	
	甲醛
	0.003
	0.14
	0.002
	0.0004
	0.02
	


根据上表，电预热、模压成型、罩光废气中外排非甲烷总烃与甲醛满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求，即非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3、甲醛排放浓度≤5mg/m3。
（2）称量打磨废气
人工用铲子将密胺粉加入原料盒中，置于电子秤上称重。该过程会有少量称量粉尘产生，称量平台上设有集气罩。半成品有毛边，不利于使用，员工将半成品装于塑料筐内，搬运至打磨、抛光区，先经人工修除飞边，再用砂带机和抛光机进行研磨，进一步把产品的毛边去掉，确保产品光洁度，打磨抛光区域设有集气罩。
本项目共6个称料平台、2个自动修边机与2个手动修边机，每台设备配置方形软管顶吸集气罩进行废气收集。集气罩开口与产气点距离不超过30cm，以提高废气的收集效率，收集效率不低于85%，根据集气罩风量计算公式参考《简明通风设计手册》中上吸式排风罩的风量计算公式，计算公式如下：

式中：Q：集气罩集气风量，单位为m3/h；
k：考虑沿高度发布不均匀的安全系数，通常取k=1.4；
H：污染源到罩口的水平距离，单位为m，按0.3m计；
P：排放罩敞开面的周长，单位为m，集气罩尺寸0.3×0.2m，周长为1m；
Vx：污染源气体流速，单位为m/s。，参考《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》表1控制点的控制风速，本项目取值0.3m/s。
根据上式计算得集气罩理论风量为453.6m3/h，共10个集气罩，则处理风量为4536m3/h，同时考虑风损等因素，称量打磨废气风机风量取7000m3/h。
本项目年产密胺餐具1000t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2922 塑料板、管、型材制造行业系数表”中颗粒物产生量为6kg/t-产品，则称量打磨废气颗粒物产生量为6t/a。
项目称量打磨废气产生颗粒物通过引风机（风机风量7000m3/h）+集气罩（收集效率85%）+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）外排。布袋除尘器去除效率99%，本项目年产260d，每天生产16h，则项目称量打磨废气产排情况如下：
表3.2-3  称量打磨废气污染物产排情况一览表
	废气
来源
	排放参数
	污染物名 称
	产生情况
	排放情况
	处理效率（%）

	
	编号
	高度
(m)
	内径（m）
	排气
量
(m3/h)
	
	产生
速率
(kg/h)
	产生
浓度
(mg/m3)
	排放量
(t/a)
	排放
速率（kg/h）
	排放
浓度
(mg/m3)
	

	称量打磨
	DA002
	15
	0.4
	7000
	颗粒物
	1.44
	206.04
	0.05
	0.01
	1.75
	99


根据上表，称量打磨废气中颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求，即颗粒物排放浓度≤30mg/m3。
（3）无组织废气
项目无组织废气主要为电预热、模压罩光废气与称量打磨废气未收集所产生的无组织废气以及异味等，通过车间沉降、厂内绿化吸收，空气稀释等措施降低周边环境的影响。
1）电预热、模压罩光废气未收集
项目电预热、模压罩光废气通过引风机（风机风量20000m3/h）+集气罩（收集效率90%）+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后通过15m高排气筒（DA001）外排，污染物产生量为非甲烷总烃2.7t/a、甲醛0.01388t/a，集气罩收集效率为90%，则电预热、模压罩光废气未收集量为非甲烷总烃0.27t/a、甲醛0.001t/a，该部分废气车间无组织排放。
2）称量打磨废气未收集
项目称量废气通过引风机（风机风量7000m3/h）+集气罩（收集效率85%）+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）外排，污染物产生量为颗粒物6t/a，集气罩收集效率为85%，则称量打磨废气未收集量为0.90t/a。颗粒物大部分在车间内自然沉降，且项目生产车间均为封闭厂房，约有60%未收集到粉尘在车间内自然沉降，则称量打磨废气未收集废气无组织排放量为0.36t/a。
3）异味
本项目属日用塑料制品制造，主要生产密胺餐具等产品。物料熔融状态下产生的有机废气中将伴生异味气体，异味随设备上方设置的集气罩收集后通过负压风管进入活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理，少量呈无组织形式排放在生产车间内。由于异味的逸出和扩散机理较为复杂，难以准确估算其产生量。为此，本评价仅就异味的产生环节提出污染防治措施，不做其产生量估算。
2、废气产排情况
本项目各工序废气产生及排放情况见表3.2-4。
表3.2-4   项目废气产排污情况一览表
	产排污环节
	污染物种类
	污染物产生量t/a
	排放形式
	治理设施
	去除效率
	污染物排放量t/a
	污染物排放浓度mg/m3

	电预热、模压罩光
	非甲烷总烃
	2.70
	有组织
	引风机+集气罩+活性炭吸附/脱附+催化燃烧
	85
	0.36
	12.52

	
	甲烷
	0.01
	
	
	
	0.002
	0.06

	称量打磨
	颗粒物
	6.00
	
	引风机+集气罩+布袋除尘器
	99
	0.05
	6.13

	电预热、模压罩光未收集
	非甲烷总烃
	0.27
	无组织
	/
	/
	0.27
	/

	
	甲烷
	0.001
	
	/
	/
	0.001
	/

	称量打磨未收集
	颗粒物
	0.90
	
	车间沉降
	60
	0.36
	/

	合计
	非甲烷总烃
	2.7
	有组织
	/
	/
	0.36
	/

	
	
	0.27
	无组织
	/
	/
	0.27
	/

	
	甲醛
	0.01
	有组织
	/
	/
	0.002
	/

	
	
	0.001
	无组织
	/
	/
	0.001
	/

	
	颗粒物
	6.00
	有组织
	/
	/
	0.03
	/

	
	
	0.90
	无组织
	/
	/
	0.36
	/


3、排气筒达标可行性分析
根据上述，项目电预热、模压罩光废气通过活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后经风量为20000m3/h的风机引到DA001排放。项目称量废气通过引风机（风机风量7000m3/h）+集气罩（收集效率85%）+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）外排，项目运营期排气筒达标分析见下表：
表3.2-5  项目运营期有组织废气达标分析
	名称
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度限值（mg/m3）
	排放速率限值（kg/h）
	达标情况
	执行标准

	电预热、模压罩光废气
	非甲烷总烃
	4.38
	0.09
	100
	/
	达标
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）

	
	甲醛
	0.02
	0.0004
	5
	/
	达标
	

	称量打磨废气
	颗粒物
	1.75
	0.01
	30
	/
	达标
	


通过以上分析，该项目电预热、模压成型、罩光废气通过引风机（风机风量20000m3/h）+集气罩（收集效率90%）+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后通过15m高排气筒（DA001）外排。电预热、模压成型、罩光废气中的非甲烷总烃与甲醛满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求，即非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3、甲醛排放浓度≤5mg/m3。称量打磨废气通过引风机（风机风量7000m3/h）+集气罩（收集效率85%）+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）外排。称量打磨废气中颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求，即颗粒物排放浓度≤30mg/m3。
4、排气筒高度合理性分析
根据项目生产工艺特点，并结合项目规模，经济技术可行性，本项目电预热、模压成型、罩光废气处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。根据计算本项目排气筒DA001非甲烷总烃与甲醛排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求。
本项目称量打磨废气处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放，根据计算本项目排气筒DA002颗粒物排放浓度与排放速率均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求，项目排气筒高度合理性分析见下表。
表3.2-6  项目排气筒高度合理性一览表
	排气筒编号
	排气筒高度
	排气筒出口内径
	执行标准
	标准要求
	是否合理

	DA001
	15m
	0.4m
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）
	合成树脂企业产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，达标排放。排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m
	合理

	DA002
	15m
	0.3m
	
	
	


5、废气排放口基本情况及排放标准
表3.2-7  废气排放口基本情况及执行标准一览表
	排放口基本情况

	编号
	名称
	高度m
	排气筒内径m
	温度℃
	类型
	地理坐标
	排放标准

	DA001
	电预热、模压罩光废气
	15
	0.7
	常温
	一般排放口
	东经102°13″01.8520′，北纬24°47″14.2453′
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）

	DA002
	称量打磨废气
	15
	0.4
	常温
	一般排放口
	东经102°13″13.9301′，北纬24°47″13.9365′
	


[bookmark: _Toc10708][bookmark: _Toc10545]3.2.1 非正常情况下废气产排情况
1、非正常排放
项目废气非正常排放主要是废气处理装置发生故障，此次假设废气治理效率均下降至50%时，为非正常排放，非正常情况下，项目废气产排情况见下表：
表3.2-8  本项目废气非正常排放量核算表
	污染源
	污染物
	非正常排放原因
	处理效率
	非正常排放速率
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	排放浓度
	单次排放量（kg）

	电预热、模压罩光废气（DA001）
	非甲烷总烃
	废气处理设施故障（效率降为0%）
	0
	0.58
	1
	1~2
	29.21
	0.58

	
	甲醛
	
	0
	0.003
	1
	1~2
	0.13
	0.003

	称量打磨废气（DA002）
	颗粒物
	废气处理设施故障（效率降为50%）
	50
	0.60
	1
	1~2
	306.49
	0.61


2、大气污染物非正常排放管理措施
非正常情况一般包括正常开停机、设备检修、环保设施故障等。根据上表可知，项目废气非正常排放导致颗粒物超标，对周围环境空气造成一定影响，建议采取以下措施：
（1）项目正常开停机大气污染物排放及处置措施
根据业主提供资料，项目每天生产16h，则项目每次开停机，要求项目在开启生产机械设备之前，先开启活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置与除尘器；
（2）设备检修
项目设备在停机后进行检修，不排放大气污染物；
（3）环保设备故障
项目大气污染物环保处理设施故障时会导致非甲烷总烃与颗粒物超标排放。
处理措施为：立刻停止生产作业，防止废气继续产生；并立刻对废气治理设施进行维修，直至废气处理系统能有效运行时，才可恢复作业。
[bookmark: _Toc18541][bookmark: _Toc3708][bookmark: _Toc16567]4、大气环境影响预测及评价
[bookmark: _Toc12120][bookmark: _Toc6824][bookmark: _Toc9664]4.1 施工期大气环境影响分析
项目施工期产生的大气污染物主要是扬尘、焊接烟气、装修废气、机械及车辆废气。
（1）扬尘
项目施工期间的扬尘污染主要来自物料装卸等环节，扬尘产生量与原地面条件、气象条件等因素密切相关。施工扬尘中部分粒径较大的颗粒物因重力作用在作业点附近快速沉降，而粒径较小的微细粉尘则悬浮于空气中，以无组织方式向周边环境扩散。本项目厂区周边敏感点距离较远，施工期通过采取洒水抑尘、物料堆放覆盖等措施后，扬尘经自然扩散和沉降，对周边环境空气质量和敏感目标的影响处于可接受范围，且施工扬尘影响随施工期结束而终止。
（2）焊接烟尘
项目生产车间等钢架结构建筑物在焊接工序时会产生焊接烟气，主要来自于焊条或焊丝端部的液态金属熔渣、熔滴及飞溅颗粒，焊接烟气的具体成分和焊条或焊丝的成分有关。焊接废气中部分大颗粒的固体熔渣脱落于地面，微细的烟尘气体呈无组织方式排放到空气中。项目施工场地较为空旷，钢架结构建筑物主要位于厂区北部，焊接烟气经自然扩散后对周边环境影响可接受。
（3）燃油尾气
施工机械废气主要是CO、NOx、碳氢化合物等，属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。大气扩散条件相对较好，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响可接受。
（4）小结
施工期产生的污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物、绿化的形成，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束，因此施工期对环境空气的影响可接受。
综上所述，在建设单位落实上述环保治理措施的基础上，施工废气对当地大气环境的影响不大，不会改变当地大气环境的质量功能。
[bookmark: _Toc1319][bookmark: _Toc5854][bookmark: _Toc3000]4.2 运营期大气环境影响预测
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目的大气评价等级为二级，二级评级项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。大气环境影响预测结果可根据估算模式进行影响评价，故而本项目大气的预测采用估算模式进行计算。
[bookmark: _Toc5803536][bookmark: _Toc535587251]1、气象特征分析
[bookmark: _Toc54030286][bookmark: _Toc24616391]项目气象资料分析根据环境保护部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价重点实验室提供的易门气象站2020年气象数据进行分析。
易门气象站（编号56870），气象站位于云南省玉溪市，地理坐标为东经102.1811度，北纬24.6581度，海拔高度1600.9m。气象站始建于1956年，1956年正式进行气象观测。易门气象站距项目15km，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，20年地面气象数据为2001-2020年气象数据统计分析结果。
易门县近20年常规气象统计数据见表5.2-1。
表4.2-1 易门县气象站常规气象项目统计（2001-2020年）
	统计项目
	统计值
	极值出现时间
	极值

	多年平均气温（℃）
	17.16
	
	

	累年极端最高气温（℃）
	33.05
	2005-05-29
	35.50

	累年极端最低气温（℃）
	-1.15
	2014.1.22
	-2.70

	多年平均气压（hPa）
	840.49
	
	

	多年平均水汽压（hPa）
	13.82
	
	

	多年平均相对湿度（%）
	71.00
	
	

	多年平均降雨量（mm）
	942.25
	
	

	灾害天气统计
	多年平均沙暴日数（d）
	1.56
	
	

	
	多年平均雷暴日数（d）
	46.13
	
	

	
	多年平均冰雹日数（d）
	0.39
	
	

	
	多年平均大风日数（d）
	0.94
	
	

	多年实测极大风速（m/s）/相应风向
	20.56
	2018.8.29
	24.00NNE

	多年平均风速（m/s）
	1.49
	
	

	多年主导风向/风向频率
	S10.91
	
	


2、预测模型
本项目评价等级为二级，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型系统进行预测。
[bookmark: _Toc5803537][bookmark: _Toc535587252]3、污染物排放情况
项目产生的废气污染物排放情况见表4.2-2。
表4.2.2 排气筒设置情况表
	排气筒编号
	排气筒风量（m3/h）
	排气筒高度（m）
	排气筒内径（m）
	烟气流速（m/s）
	污染物排放量（t/a）
	污染物排放速率（kg/h）

	DA001
	20000
	15
	0.4
	15.47
	非甲烷总烃
	0.36
	0.09

	
	
	
	
	
	甲醛
	0.002
	0.0004

	DA002
	7000
	15
	0.3
	7.86
	颗粒物
	0.05
	0.01


表4.2-3  项目点源排放参数
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒底部海拔高度
（m）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径
（m）
	烟气流速（m/s）
	烟气温度
（℃）
	年排放小时数
（h）
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	DA001
	119
	158
	1752
	15
	0.4
	15.47
	常温
	4160
	正常工况
	非甲烷总烃
	0.09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.0004

	2
	DA002
	129
	151
	1752
	15
	0.3
	7.86
	常温
	4160
	正常工况
	颗粒物
	0.01


表4.2-4  项目矩形面源排放参数
	序号
	矩形面源起点坐标（m）
	面源海拔高度（m）
	面源有效排放高度（m）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	95
	180
	1753
	11.9
	4160
	正常工况
	TSP
	0.08

	2
	75
	160
	
	
	
	
	
	

	3
	132
	110
	
	
	
	
	TVOC
	0.06

	4
	152
	130
	
	
	
	
	
	

	5
	96
	179
	
	
	
	
	甲醛
	0.0002



4、预测结果分析
①有组织排放废气预测结果
拟建项目正常排放情况下有组织排放废气污染物估算模式浓度预测结果见表4.2-5~4.2-7。
表4.2-5  DA001估算模式预测污染物浓度扩散结果
	下风向距离D（m）
	TVOC
	甲醛

	
	预测质量浓度（μg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（μg/m3）
	占标率（%）

	10
	0.235
	0.02
	0.001
	0.00

	50
	14.160
	1.18
	0.062
	0.13

	75
	60.908
	5.08
	0.270
	0.54

	98
	83.958
	7.00
	0.372
	0.75

	100
	83.027
	6.92
	0.368
	0.74

	200
	33.158
	2.76
	0.147
	0.29

	300
	17.429
	1.45
	0.077
	0.15

	500
	10.349
	0.86
	0.046
	0.09

	700
	6.944
	0.58
	0.031
	0.06

	900
	4.796
	0.40
	0.021
	0.04

	1000
	4.598
	0.38
	0.020
	0.04

	1300
	3.436
	0.29
	0.015
	0.03

	1500
	2.999
	0.25
	0.013
	0.03

	1700
	2.650
	0.22
	0.011
	0.02

	1900
	2.261
	0.19
	0.010
	0.02

	2000
	2.244
	0.19
	0.009
	0.02

	2300
	1.829
	0.15
	0.008
	0.02

	2500
	1.572
	0.13
	0.00
	0.01

	下风向最大质量浓度及占标率（%）
	83.958
	7.00
	0.372
	0.75


表4.2-6  DA002估算模式预测污染物浓度扩散结果
	下风向距离D（m）
	PM10

	
	预测质量浓度（μg/m3）
	占标率（%）

	10
	0.122
	0.01

	50
	1.577
	0.18

	98
	9.337
	2.07

	100
	9.227
	1.03

	150
	5.419
	0.60

	200
	3.683
	0.41

	300
	1.935
	0.22

	500
	1.150
	0.13

	700
	0.771
	0.09

	1000
	0.511
	0.06

	1300
	0.382
	0.04

	1500
	0.333
	0.04

	1700
	0.294
	0.03

	1900
	0.251
	0.03

	2000
	0.249
	0.03

	2300
	0.203
	0.02

	2500
	0.174
	0.02

	下风向最大质量浓度及占标率（%）
	9.337
	1.04


根据估算结果，DA001排气筒TVOC最大落地浓度为83.958ug/m3，占标率为7.00%。甲醛最大落地浓度为0.372ug/m3，占标率为0.75%；DA002排气筒PM10最大落地浓度为9.337ug/m3，占标率为2.07%，对应的距离为98m。
②无组织排放废气预测结果
拟建项目正常排放情况下无组织排放废气污染物估算模式浓度预测结果见表5.2-8。
表4.2-7  无组织废气估算模式预测污染物浓度扩散结果
	下风向距离（m）
	TSP
	TVOC
	甲醛

	
	预测质量浓度
（ug/m3）
	占标率
（%）
	预测质量浓度（ug/m3）
	占标率
（%）
	预测质量浓度（ug/m3）
	占标率
（%）

	10
	17.715
	1.97
	27.377
	2.28
	0.089
	0.18

	25
	20.392
	2.27
	31.514
	2.63
	0.103
	0.23

	40
	22.365
	2.49
	34.564
	2.88
	0.113
	0.23

	50
	21.701
	2.41
	33.537
	2.79
	0.109
	0.22

	75
	17.792
	1.98
	27.496
	2.29
	0.089
	0.18

	100
	14.540
	1.62
	22.470
	1.87
	0.073
	0.15

	200
	10.303
	1.14
	15.922
	1.33
	0.052
	0.10

	300
	7.736
	0.86
	11.956
	1.00
	0.039
	0.08

	500
	5.314
	0.59
	8.212
	0.68
	0.026
	0.05

	700
	3.943
	0.44
	6.094
	0.51
	0.019
	0.04

	900
	3.076
	0.34
	4.754
	0.40
	0.015
	0.03

	1000
	2.754
	0.31
	4.256
	0.35
	0.013
	0.03

	1300
	2.066
	0.23
	3.193
	0.27
	0.010
	0.02

	1500
	1.755
	0.20
	2.713
	0.23
	0.008
	0.02

	1700
	1.517
	0.17
	2.345
	0.20
	0.007
	0.02

	1900
	1.330
	0.15
	2.056
	0.17
	0.006
	0.01

	2000
	1.251
	0.13
	1.934
	0.15
	0.006
	0.01

	2300
	1.057
	0.12
	1.634
	0.14
	0.005
	0.01

	2500
	0.955
	0.11
	1.476
	0.12
	0.004
	0.01

	下风向最大质量浓度及占标率（%）
	22.365
	2.49
	34.564
	2.88
	0.113
	0.23


根据估算结果，项目区TVOC最大落地浓度为34.564ug/m3，占标率为2.88%，对应的距离为40m；项目区TSP最大落地浓度为22.365ug/m3，占标率为2.49%，对应的距离为40m；项目区甲醛最大落地浓度为0.113ug/m3，占标率为0.23%，对应的距离为40m。
5、污染物排放量核算
项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价。结合项目废气排放形式，根据附录C.6.1有组织排放量核算、C.6.2无组织排放量核算，对项目污染物排放量进行核算。
表4.2-8 大气污染物有组织排放量核算
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（ug/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）
	备注

	1
	DA001
	非甲烷总烃
	12520
	0.09
	0.36
	一般排放口

	
	
	甲醛
	60
	0.0004
	0.002
	

	2
	DA002
	颗粒物
	6130
	0.01
	0.05
	一般排放口

	合计

	有组织排放合计
	非甲烷总烃
	0.36

	
	甲醛
	0.002

	
	颗粒物
	0.05


表4.2-9  大气污染物无组织排放量核算
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（ug/m3）
	

	1
	集气罩未捕集
	非甲烷总烃
	自然扩散
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）
	4000
	0.27

	2
	
	颗粒物
	车间沉降
	
	1000
	0.36

	3
	
	甲醛
	自然扩散
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	250
	0.001


表4.2-10 污染源非正常排放量核算表
	污染源
	污染物
	非正常排放原因
	处理效率
	非正常排放速率
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	排放浓度
	单次排放量（kg）

	电预热、模压罩光废气（DA001）
	非甲烷总烃
	废气处理设施故障（效率降为50%）
	50
	0.29
	1
	1~2
	41.72
	0.29

	
	甲醛
	
	50
	0.001
	1
	1~2
	0.19
	0.001

	称量打磨废气（DA002）
	颗粒物
	
	50
	0.60
	1
	1~2
	306.49
	0.61


6、大气环境防护距离
本次项目大气评价等级定为二级，不用进一步预测，故无需计算大气环境防护距离，无需设置大气环境防护区域。
7、小结
经预测，项目有组织排放的非甲烷总烃、甲醛与颗粒物正常排放情况最大落地浓度能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求，对项目区周围环境影响较小。
[bookmark: _Toc14772][bookmark: _Toc30573][bookmark: _Toc5352]5、废气污染防治措施及可行性分析
[bookmark: _Toc31315][bookmark: _Toc3926][bookmark: _Toc14526]5.1 施工期大气污染防治措施及可行性论证
1、扬尘污染防治措施
（1）施工场地定期洒水，以有效防止扬尘，在风速大于四级风速气象条件下加大洒水量及洒水频次，蓬布遮盖原材料，尽量按量购进建筑材料等措施，避免在场内长时间堆放等措施，来降低扬尘的影响；
（2）在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生；
（3）施工后期建筑垃圾及时清理，减少粉尘、扬尘扩散。
项目施工期废气均为无组织粉尘，通过对产尘点采用洒水降尘、物料遮盖等降尘措施予以控制，该类措施均为施工期常用防尘措施，技术可行。
2、焊接废气污染防治措施
采用源头控制，使用环保型焊丝，减少施工过程焊接废气产生量。
3、装修废气污染防治措施
采用源头控制，使用环保型涂料，减少有害气体的挥发。
4、燃油尾气污染防治措施
（1）厂区车辆选用尾气达标车辆及燃油机械设备；
（2）加强对施工机械，运输车辆的维修保养，严格按照施工机械操作流程。
施工是短期行为，随着施工期的结束，针对施工废气项目采取了源头防治，措施有效可行。
[bookmark: _Toc7333][bookmark: _Toc4777][bookmark: _Toc23039]5.2 运营期废气污染防治措施
1、项目有组织废气污染防治措施
（1）项目电预热、模压成型、罩光废气采用引风机（风机风量20000m3/h）+集气罩（收集效率90%）+活性炭吸附/脱附+催化燃烧（处理效率85%）处理后通过15m高排气筒（DA001）外排。
（2）项目称量打磨废气采用引风机（风机风量7000m3/h）+集气罩（收集效率85%）+布袋除尘器（处理效率99%）处理后通过15m高排气筒（DA002）外排。
2、项目无组织废气污染防治措施
项目无组织废气主要为集气罩未收集废气，称量打磨未被收集的颗粒物大部分在车间内自然沉降，且项目生产车间均为封闭厂房，约有60%未收集到的粉尘在车间内自然沉降。
[bookmark: _Toc27074][bookmark: _Toc16273][bookmark: _Toc20962]5.3 废气污染防治可行性分析
[bookmark: _Toc1416][bookmark: _Toc15002]5.3.1 有组织废气防治措施可行性分析
1、废气处理设施处理简介
（1）布袋除尘器
布袋除尘器主要由滤袋、袋架和壳体组成，壳体由箱体和净气室组成，布袋安装在箱体与净气室中间的隔板上。含尘气体进入箱体后，粉体产生惯性、扩散、粘附、静电作用附着在滤布表面，清洁气体穿过滤布的孔隙从净气室排出，滤布上的粉尘通过反吹或振击作用脱离滤布而坠入料斗中。袋式除尘器具有以下特点：
①除尘效率高，可捕集粒径细小粉尘，除尘效率可达99%～99.99%以上。
②使用灵活，处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米，可以作为直接设于室内，机床附近的小型机组，也可作为大型的除尘室，即“袋房”。
③结构比较简单，运行比较稳定，初投资较少，维护方便。
影响布袋除尘器长期稳定运行的主要因素是清灰效果下降造成滤袋等设施寿命下降，造成无法稳定运行。布袋除尘器采用分室听风脉冲喷吹清灰技术后，喷吹一次可达到彻底清灰的目的，清灰周期长，降低了清灰能耗，同时滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应降低，从而成倍提高滤袋与阀片的寿命，可在后期运行中保证对含尘废气的处理效果，保证长期稳定达标。
（2） 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置
活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置是一种将吸附浓缩与催化燃烧两种技术优势相结合的有机废气（VOCs）组合治理工艺。该装置特别适用于处理大风量、低浓度的有机废气，其核心设计思路是先将低浓度废气通过活性炭吸附浓缩，再将脱附后的高浓度废气送入催化燃烧单元进行彻底氧化分解。项目活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置设备示意图如下：
[image: 7884d41a040b3d6c8b124eab525a30a3]
图5.3-1 设备示意图
工作原理：该装置依据吸附（效率高）和催化燃烧（节能）两个基本原理设计。在吸附阶段，含有机物的废气经风机作用通过活性炭吸附层，有机物被活性炭特有的作用力截留在其内部，洁净气体达标排放。当活性炭接近饱和时，系统自动切换气流，利用催化燃烧室产生的高温热气流（通常为60～120℃）加热活性炭床，使被吸附的有机物脱附出来。脱附后的废气中有机物浓度较原来提高几十倍，随后被送入催化燃烧室，在250～400℃的温度下，借助催化剂的作用，与氧气发生无焰催化氧化反应，彻底分解为无害的二氧化碳（CO₂）和水（H₂O）。本项目催化燃烧系统采用电加热方式，整个反应过程为无焰催化氧化，无明火产生；同时，由于反应温度控制在400℃以下，且不涉及燃料燃烧，因此运行过程中不产生氮氧化物（NOₓ）等瞬时污染物，具有更高的安全性和环保性。反应释放的大量热量经换热器回收，用于预热脱附气体或维持系统热平衡，当有机废气浓度达到2000ppm以上时，可无需外加能源，实现自持运行。
结构特点：该系统主要由活性炭吸附设备（通常采用抽屉式结构，装填方便）、催化燃烧设备、风量调节阀组、风机系统及电控系统等组成。整套系统由PLC实现全自动控制，并配置有触控数字显示屏，可实现自动切换、自动脱附、异常报警等功能。催化燃烧室采用蜂窝陶瓷状为载体的贵金属催化剂，阻力小，活性高。该设备设计原理先进、用材独特，性能稳定，结构简便，安全可靠，无二次污染。
本项目使用有机废气产生量较少、浓度较低，采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧的组合工艺。装置选用颗粒活性炭作为吸附剂，并按设计要求足量添加；催化燃烧单元选用合格的贵金属催化剂并足额添加，电加热温度控制在300℃以上，不产生其他二次污染物；活性炭吸附床与催化燃烧室由PLC自动控制，实现吸附饱和后自动切换、自动脱附再生。该组合工艺将物理吸附与催化氧化技术有机结合，通过吸附浓缩解决了低浓度废气直接燃烧能耗高的问题，再通过催化燃烧实现高效、彻底的净化。该治理工艺技术成熟、净化效率高（综合去除效率85%）、运行成本低，符合国家相关环保政策要求。
2、 可行技术分析
本项目废气污染治理措施与《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2010）中“表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”对照如下：
表5.3-1  废气污染防治可行技术对比表
	排放节点
	主要污染物
	可行技术
	本项目采取措施
	是否可行
	对比说明

	电预热、模压成型、罩光废气
	非甲烷总烃
	喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧
	活性炭吸附/脱附+催化燃烧
	是
	符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2010）中所规定的可行性工艺

	
	甲醛
	/
	/
	是
	

	称量打磨废气
	颗粒物
	袋式除尘；滤筒/滤芯除尘
	布袋除尘器
	是
	


本项目采取的有组织废气防治措施均与《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2010）中推荐可行性工艺技术相符合，同时根据预测分析，项目有组织排放的废气均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求，废气处理工艺可靠可行。
[bookmark: _Toc589][bookmark: _Toc30616]5.3.2 无组织废气防治措施可行性分析
项目通过车间沉降等措施减少无组织废气排放。根据预测，厂界无组织排放污染物浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中“废气污染治理推荐可行技术参考表”，塑料制品工业排污单位无组织排放控制措施中包括“加强密闭、车间阻挡、厂区绿化”等，车间沉降属于车间阻挡措施的范畴，属可行技术。
5.3.3 大气污染物非正常排放管理措施可行性分析
项目通过以下措施减少非正常排放次数与非正常排放下的影响：
（1）项目正常开停机大气污染物排放及处置措施
根据业主提供资料，项目每天生产16h，则项目每次开停机，要求项目在开启生产机械设备之前，先开启活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置与除尘器；
（2）设备检修
项目设备在停机后进行检修，不排放大气污染物；
（3）环保设备故障
项目大气污染物环保处理设施故障时会导致非甲烷总烃与颗粒物超标排放。
处理措施为：立刻停止生产作业，防止废气继续产生；并立刻对废气治理设施进行维修，直至废气处理系统能有效运行时，才可恢复作业。
项目要求每次开机时先开启活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置与除尘器，待废气治理设施正常运行后再启动生产设备；停机时先停止生产，待废气处理系统将残余废气全部净化处理后再关闭治理设施。该措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废气治理设施应“先于产生废气的生产工艺设备开启、晚于生产工艺设备停机”的运行管理要求，措施可行；项目明确当废气治理设施发生故障时将立即停止生产作业，防止废气继续产生，并对治理设施进行维修，待系统有效运行后方可恢复生产。该措施符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于非正常工况的应对要求，措施可行。
6、 [bookmark: _Toc23616][bookmark: _Toc18418][bookmark: _Toc25058]监测计划
[bookmark: _Toc3371][bookmark: _Toc7379][bookmark: _Toc2901]6.1 监测目的
环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，开展环境监测的目的在于：
（1）检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态；
（2）了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行；
（3）了解项目有关的环境质量监控实施情况；
（4）为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。
[bookmark: _Toc31268][bookmark: _Toc2855][bookmark: _Toc27555]6.2 环境监测计划
1、施工期大气环境监测计划
本项目施工期影响是短时的且影响较小，施工结束影响即结束，同时项目位置处于工业园区内，远离环境敏感点，故不再设置监测点。
2、营运期废气竣工验收监测计划
运营期竣工验收监测计划汇总见表6.2-1。
表6.2-1   运营期竣工验收监测计划一览表
	监测
项目
	监测点位
	监测因子
	执行标准
	监测频次
	监测方式

	废气
	有组织
	DA001
	非甲烷总烃
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）
	连续监测2天，每天监测3次。
	委托其他检（监）测机构代其开展监测

	
	
	
	甲醛
	
	连续监测2天，每天监测3次。
	

	
	
	DA002
	颗粒物
	
	连续监测2天，每天监测3次。
	

	
	无组织
	厂界上、下风向
	非甲烷总烃
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）
	连续监测2天，每天监测3次
	

	
	
	厂房外
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	连续监测2天，每天监测3次
	

	
	
	厂界上、下风向
	颗粒物
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）
	连续监测2天，每天监测3次
	

	
	
	厂界上、下风向
	甲醛
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	连续监测2天，每天监测4次
	

	
	
	下风向
	臭气浓度
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界浓度限值
	连续监测2天，每天监测4次
	


3、运营期自行监测计划
本项目属于日用塑料制品制造行业，产量为1000t/a。本项目根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，“二十四、橡胶与塑料制品业 62塑料制品业292 年产1万吨及以上的日用塑料制品制造为简化管理，其他为登记管理”，故本项目属“登记管理”。根据《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日由十四届全国人大四次会议表决通过，2026年8月15日起施行）与《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号），登记管理单位无自行监测的强制要求，因此本次环评不另行提出自行监测计划。
7、 [bookmark: _Toc21766][bookmark: _Toc9381][bookmark: _Toc31983]大气环境影响专项评价结论
项目所在地2024年为环境空气质量达标区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目的大气评价等级为二级，二级评级项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。大气环境影响预测结果可 根据估算模式进行影响评价，故本项目大气的预测采用估算模式进行计算，主要结果如下：
（1） 根据计算，项目电预热、模压成型、罩光废气通过引风机（风机风量20000m3/h）+集气罩（收集效率90%）+活性炭吸附/脱附+催化燃烧（综合处理效率85%）处理后通过15m高排气筒（DA001）外排，非甲烷总烃排放浓度为4.38mg/m3、甲醛排放浓度为0.02mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求；项目称量打磨废气通过引风机（风机风量7000m3/h）+集气罩（收集效率85%）+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）外排，颗粒物排放浓度为1.75mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4 大气污染物排放限值要求。
（2） 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4单位产品非甲烷总烃排放量为0.5kg/t-产品。项目电预热、模压成型、罩光废气非甲烷总烃排放量为0.36t/a，年产1000t密胺餐具，则本项目单位产品非甲烷总烃排放量为0.36kg/t-产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4单位产品非甲烷总烃排放量为0.5kg/t-产品要求。
（3） 根据估算结果，DA001排气筒TVOC最大落地浓度为83.958ug/m3，占标率为7.00%。甲醛最大落地浓度为0.372ug/m3，占标率为0.75%；DA002排气筒PM10最大落地浓度为9.337ug/m3，占标率为2.07%，对应的距离为98m。项目区TVOC最大落地浓度为34.564ug/m3，占标率为2.88%，对应的距离为40m；项目区TSP最大落地浓度为22.365ug/m3，占标率为2.49%，对应的距离为40m；项目区甲醛最大落地浓度为0.113ug/m3，占标率为0.23%，对应的距离为40m。
（4） 项目建成后，全厂排放的TSP、非甲烷总烃、甲醛厂界预测点浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9 企业边界大气污染物浓度限值与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。
（5） 本次评价要求项目在生产运行中必须确保各废气治理设施正常运转，确保按设计的除尘效率和收集效率运行，保证达标排放，杜绝非正常排放，则对周围环境及保护目标的影响可以接受。
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