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前 言

华宁县疾病预防控制中心综合实验楼建设项目位于云南省玉溪市华宁县东风路与松山路交叉路口，华宁县疾病预防控制中心原址旁地块。为提高疾病预防控制检测工作效率，保障人民群众健康与安全，改善疾控中心办公及实验条件，华宁县疾病预防控制中心决定在现有疾控中心原址旁地块进行改扩建。项目总用地面积为1654.86m²，新增一栋五层实验楼，功能包括理化检验、微生物检验、应急物资库等，实验楼建筑面积为2365.99m²（不含隔震层），设备用房建筑面积为86.85m²，总投资1500万元。项目已取得华宁县发展和改革局《关于〈华宁县疾病预防控制中心综合实验楼建设项目可行性研究报告〉的批复》（华发改投资〔2021〕219号），项目代码为2112-530424-04-01-838082。
根据《中华人民共和国生态环境法典》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的要求，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十九、卫生84，109疾病预防控制中心8431”中的“其他”类，应编制生态环境影响报告表。
本项目原环境影响评价文件编制单位为云南智深环保科技发展有限公司。因该公司于2026年6月在环境影响评价信用平台注销，不再具备环境影响评价文件编制及报批相关条件，无法继续完成本项目已通过技术评审会议的环评文本后续完善及报批工作。为保障项目环评工作顺利推进，华宁县疾病预防控制中心于2026年9月委托云南德源绿创环保科技有限公司承接本项目环评后续全部工作。
编制单位变更后，云南德源绿创环保科技有限公司在资料收集、现场踏勘、综合分析的基础上，按照相关法律法规、技术导则及标准要求，对原环评文本进行全面复核，落实专家及技术评审意见，完成报告内审、编制完成了《华宁县疾病预防控制中心综合实验楼建设项目生态环境影响报告表》（报批稿），提交建设单位华宁县疾病预防控制中心上报玉溪市生态环境局审批。

[bookmark: _Toc221181283]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	华宁县疾病预防控制中心综合实验楼建设项目

	项目代码
	2112-530424-04-01-838082

	建设单位联系人
	魏跃
	联系方式
	15188189784

	建设地点
	云南省（自治区）玉溪（市）
华宁县东风路与松山路交叉路口，疾病预防控制中心原址旁地块

	地理坐标
	（ 102 度 55 分 50.887 秒， 24 度 11 分 43.299 秒）

	国民经济
行业类别
	疾病预防控制中心Q8431
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十九、卫生84，109疾病预防控制中心8431

	建设性质
	新建（迁建）
√ 改建
√ 扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	√ 首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	华宁县发展和
改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	华发改投资〔2021〕219号

	总投资（万元）
	1500
	环保投资（万元）
	122

	环保投资占比（%）
	0.813
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	√ 否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	1654.86

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不设置地下水专项评价。具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。
表1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况对照表
	专项
评价的类别
	设置原则
	项目判定情况
	是否设置专题

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目排放废气含有毒有害污染物
	本项目排放的废气主要为氨气、NO2、硫酸雾、HCl、非甲烷总烃、甲醇、三溴甲烷、二溴一氯甲烷、一溴二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、正己烷、丙酮、苯酚、无水乙醇、异丙醇和乙腈。其中三氯甲烷属于《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，但根据注释“废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）”，本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），标准中无三氯甲烷排放标准，因此，项目无需设置专项评价。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目各类废水分类收集，分质预处理使重金属等第一类水污染物达标后，进入1座处理规模为10m3/d“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年第1号修改单）中表2标准后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。
	否

	环境
风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.001315432＜1，未超过临界值。
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及
	否

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。




	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	（1）产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“三十七、卫生健康，1.医疗服务设施建设”。项目于2021年12月9日取得华宁县发展和改革局签发的“关于《华宁县疾病预防控制中心综合实验楼建设项目可行性研究报告》的批复”，文号为：华发改投资〔2021〕219号，同意项目实施。因此，项目建设符合国家相关产业政策。
（2）生态环境分区管控符合性分析
据2021年12月8日玉溪市人民政府发布的《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号）和2024年6月7日玉溪市人民政府发布的《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号）；根据华宁县疾病预防控制中心综合实验楼建设项目项目涉及生态环境管控单元与环境管控详情查询结果，本项目位于华宁县城区生活污染重点管控单元（编码：ZH53042420001），项目涉及的管控单元见下图。
[image: 管控单元截图20260929 (2)]
图1-1    项目涉及管控单元截图
项目与华宁县城区生活污染重点管控单元的分区管控要求相符性分析见下表。
表1-2 项目与“三线一单”文件相符合性分析
	类别
	文件内容
	相符性分析
	符合性

	一、“三线”的符合性分析

	生态保护红线
	生态保护红线和一般生态空间。执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。
	本项目位于云南省玉溪市华宁县东风路与松山路交叉路口，项目位于城市建成区，用地类型为医疗卫生用地，不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域。
	符合

	环境质量底线
	水环境质量底线
	到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到Ⅴ类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣V类水体。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。
	项目理化实验室废水经预处理后，排入污水处理站处理；微生物实验室废水投加次氯酸钠消毒预处理后排入污水处理站处理；纯水制备系统产生的浓水排入污水处理站处理。各类废水分类收集，分质预处理，重金属等第一类水污染物达标后，进入1座处理规模为10m3/d工艺为“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”的污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。不会对地表水造成不利影响，未突破水环境质量底线。
	符合

	
	大气环境质量底线
	到2025年，全市环境空气质量稳中向好，中心城区城市空气质量优良天数比率保持稳定，主要污染物排放量达到国家和省级污染物总量控制要求，单位GDP二氧化碳排放控制在省下达指标内。到2035年，全市环境空气质量持续保持优良，实现稳中向好，主要污染物排放总量和二氧化碳排放量持续减少。
	项目所在区域为环境空气质量达标区，项目运营期废气均能够实现达标排放，不会改变区域环境空气质量功能。
	符合

	
	土壤环境风险防控底线
	到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，土壤环境风险得到全面管控。
	项目已对依托的医疗固废暂存间进行重点防渗，要求对改造的化粪池和污水处理站进行一般防渗，其他区域进行水泥硬化，对土壤环境影响较小，符合土壤环境风险防控底线。
	符合

	资源利用上线
	强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度控制目标。
	本项目用水量为128m3/a，不会突破水资源利用上线；项目用地性质为医疗卫生用地，已取得土地证和工规证，不占用基本农田和耕地，符合当地规划要求，符合土地资源利用上线；本项目不属于高耗能行业，符合资源利用上线。
	符合

	二、生态环境管控总体要求（玉市环〔2024〕40号）

	空间布局约束
	1、严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。
2、加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。
3、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
4、禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。
5、落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
	1、项目不在生态红线范围内。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”，符合产业政策。
2、本项目不在“三湖”流域范围内。
3、本项目属于医疗服务设施建设，不属于“两高”项目；不属于列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。
4、项目不属于抚仙湖、星云湖、杞麓湖径流区范围。
5、项目使用能源为电能，能满足云南省碳达峰碳中和相关要求。
	符合

	污染物排放管控
	1、严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
2、加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。
3、严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。
4、开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。
5、加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。
6、严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
7、加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。
8、到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。
	1、本项目不属于重点行业，若本环评审批后，相关政策文件下发，则依据相关政策要求进行清洁生产工作。
2、项目不位于“三湖”及“两江”流域范围内。
3、本项目不在饮用水水源地范围内。
4、本项目施工期采取洒水扬尘、篷布遮盖、施工围挡、控制车速等废气治理措施。项目运营期产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经实验室通风柜密封收集+二级活性炭吸附处理达标后，通过1根23m高的排气筒（DA001）排放；NO2、硫酸雾、HCl经实验室通风柜密封收集+碱液吸收+烟气干燥+二级活性炭吸附处理达标后，通过1根23m高的排气筒（DA001）排放；生物实验室颗粒物（含细菌气溶胶团）经生物安全柜（含高效过滤器）+紫外消毒装置处理后，空气在生物实验室内循环。本项目不涉及餐饮业、不使用秸秆。不属于有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业。
5、本项目产生的NO2、硫酸雾、HCl经实验室通风柜密封收集+碱液吸收+烟气干燥+二级活性炭吸附处理达标后，通过1根23m高的排气筒排放（DA001）；产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经实验室通风柜密封收集+二级活性炭吸附处理达标后，通过1根23m高的排气筒排放（DA001）。项目各类废水分类收集，分质预处理使重金属等第一类水污染物达标后，进入1座处理规模为10m3/d“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年第1号修改单）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。
6、项目不属于农用地，不属于列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块。
7、建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立固体废物管理台账，本项目产生的固废清运处置率100%。
8、本项目产生的NO2、硫酸雾、HCl经实验室通风柜密封收集+碱液吸收+烟气干燥+二级活性炭吸附处理达标后，通过1根23m高的排气筒排放（DA001）；产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经实验室通风柜密封收集+二级活性炭吸附处理达标后，通过1根23m高的排气筒排放（DA001）；生物实验室颗粒物（含细菌气溶胶团）经生物安全柜（含高效过滤器）+紫外消毒装置处理后，空气在生物实验室内循环。项目各类废水分类收集，分质预处理使重金属等第一类水污染物达标后，进入1座处理规模为10m3/d“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年第1号修改单）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。
	符合

	环境风险防控
	1、强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
2、开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
	1、项目建成后，企业将积极配合环保主管部门与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
2、项目建设完成后及时编制突发环境事件应急预案并定期进行演练，降低环境风险。
	符合

	资源开发利用效率
	1、降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。
2、实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。
3、坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。
4、全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。
5、高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。
6、实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
	1、本项目用地性质为医疗卫生用地，已取得工规证，不占用农用地；不涉及矿产资源消耗，用水量为128m3/a，资源消耗强度小。
2、本项目不属于工业项目，用水量为128m3/a，用水量较小。
3、项目用地性质为医疗卫生用地，不涉及耕地。
4、项目能耗小，不涉及二氧化碳排放。
5、本项目不涉及高污染燃料使用。
6、本项目不涉及灌溉。
	符合

	三、华宁县城区生活污染重点管控单元

	空间布局约束
	1、抚仙湖流域内开发建设活动必须严格遵守《云南省抚仙湖保护条例》要求。
2、禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。
3、高污染燃料禁燃区，禁止新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施。 
	1、本项目不在抚仙湖流域内。
2、不涉及食堂油烟。
3、不涉及使用高污染燃料。
	符合

	污染物排放管控 
	1、禁止在人口集中地区、交通干线附近和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
2、高污染燃料禁燃区严格建筑工地施工扬尘监管，加强噪声、臭气异味、油烟、挥发性有机物等污染防治。
3、实施雨污分流体制，建设海绵城市，完善城镇污水管网，扩建华宁县污水处理厂。城镇污水处理设施出水确保稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准的A标准。
4、全面推行建筑工地扬尘污染防治网格化管理，严格渣土运输车辆规范化管理，严格执行餐饮业油烟排放标准。
5、严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆等通过雨水口进入管网后直排入河。
	1、本项不涉及焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
2、本项目施工期采取对施工场地、入场道路进行定期洒水降尘，一天洒水不少于两次，大风天气加大频次；设置施工围挡，施工公示牌，并在施工围挡上设施喷淋降尘措施；车辆进行篷布遮盖、控制车速等措施后，能够减少施工期产生的废气对周围大气环境的影响；加强室内通风换气，油漆作业结束后，应每天进行通风换气一至二个月后使用。
3、项目已实施雨污分流体制，项目理化实验室废水经预处理后，排入污水处理站处理；微生物实验室废水投加次氯酸钠消毒预处理后排入污水处理站处理；纯水制备系统产生的浓水排入污水处理站处理。各类废水分类收集，分质预处理使重金属等第一类水污染物达标后，进入1座处理规模为10m3/d“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。
4、项目施工期对施工场地、入场道路进行定期洒水降尘；一天洒水不少于两次，大风天气加大频次；设置施工围挡，施工公示牌，并在施工围挡上设施喷淋降尘措施；车辆进行篷布遮盖、控制车速等措施后，能够减少施工期产生的废气对周围大气环境的影响。
5、本项目不设置食堂，项目施工期修建临时沉砂池，施工废水经临时沉砂池沉淀后回用于施工场地洒水降尘。
	符合

	环境风险防控
	禁止建设排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，严格控制持久性有机污染物的项目。
	本项目不排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物。
	符合

	资源开发效率要求
	1、完善再生利用设施及其管道，污水处理厂处理达标后出水优先回用于城市绿化。
2、推进“煤改气”、“煤改电”。
3、提高土地节约集约利用水平。
4、全面巩固最严格水资源管理制度，全面禁止向抚仙湖取水，特殊情况下确需取水须遵守《云南省抚仙湖保护条例》相关要求。
	1、项目各类废水分类收集，分质预处理使重金属等第一类水污染物达标后，进入1座处理规模为10m3/d“缺氧接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。
2、项目用电由华宁县电力公司引入，不进行燃煤供电、供气。
3、本项目利用地下空间建设消防水池，释放地面空间，提高土地节约集约利用水平。
4、本项目供水由市政给水管网供给，不涉及向抚仙湖取水。
	符合


综上，本项目不违反《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》和《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》中的相关要求。
（3）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版)》符合性分析
表1-3 项目与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析
	序号
	清单要求
	本项目情况
	是否属于
负面清单

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目不属于码头及长江通道项目。
	不属于

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区，不涉及风景名胜区。
	不属于

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目不涉及饮用水水源一级保护区及二级保护区。
	不属于

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。
	不属于

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目属于疾控中心实验楼建设，不属于本条所述占用河湖岸线建设项目。
	不属于

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目各类废水分类收集，分质预处理使重金属等第一类水污染物达标后，进入1座处理规模为10m3/d“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。不设废水直接排污口。
	不属于

	7
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不涉及长江干支流、重要湖泊岸线。本项目属于疾控中心实验楼建设，不属于本条所述情形。
	不属于

	8
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目属于疾控中心实验楼建设，不属于本条所述情形。
	不属于

	9
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目属于疾控中心实验楼建设，不属于本条所述情形。
	不属于

	10
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目属于疾控中心实验楼建设，不属于本条所述情形。
	不属于


根据上表可知，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）中所列的负面清单内容。
（4）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版)》符合性分析
表1-4 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》符合性分析
	序号
	清单要求
	本项目情况
	是否属于
负面清单

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	本项目不涉及
	不属于

	2
	禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。
	本项目不涉及生态保护红线范围。
	不属于

	3
	禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止任何人进入自然保护区的核心区；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；自然保护区核心区，严禁任何生产经营活动；新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区；禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。
	本项目不涉及
	不属于

	4
	禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；禁止在风景名胜区从事与风景名胜资源无关的生产建设活动；风景名胜区内的水源、水体应当严加保护，禁止污染水源、水体，禁止擅自围、填、堵塞水面和围湖造田等；禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。
	本项目不涉及
	不属于

	5
	禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园内开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道；滥采滥捕野生动植物，引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生等破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。
	本项目不涉及
	不属于

	6
	禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。
	本项目不涉及
	不属于

	7
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。除国家明确支持的重大建设项目、军事国防类项目、交通类项目、能源类项目、水利类项目、国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门支持和认可的交通、能源、水利基础设施项目外,禁止在永久基本农田范围内投资建设项目。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需在可行性研究阶段，对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，报自然资源部用地预审，依法依规办理农用地转用和土地征收，和法定程序修改相应的国土空间规划用途。
	本项目不涉及
	不属于

	8
	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口”外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程。
	本项目不涉及
	不属于

	9
	禁止在金沙江、赤水河、乌江和等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。
	本项目不涉及
	不属于

	10
	禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。
	本项目不涉及
	不属于

	11
	禁止在金沙江干流岸线3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不涉及
	不属于

	12
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。
	本项目不涉及
	不属于

	13
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。
	本项目不涉及
	不属于

	14
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机-无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	本项目不涉及
	不属于


根据上表可知，本项目不属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中所列的负面清单内容。
（5）与生物安全相关规范的符合性分析
根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）有关规定，根据实验室所处理的生物危害程度和采取的防护措施，生物安全实验室分为四级。微生物生物安全实验室可采用BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4表示相应级别的实验室。生物安全实验室应按下表进行分级。
表1-5 生物安全实验室的分级
	分级
	生物危害程度
	操作对象
	本项目

	一级
	低个体危害，低群体危害
	对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人、动植物致病的致病因子。
	根据建设单位提供的《华宁县疾病预防控制中心综合实验楼建设项目修建性详细规划设计说明》，本项目实验室为二级生物安全实验室。

	二级
	中等个体危害，有限群体危害
	对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子，对健康成人、动物和环境不会造成严重危害。有有效的预防和治疗措施。
	

	三级
	高个体危害，低群体危害
	对人体、动植物或环境具有高度危险性，主要通过气溶胶使人传染上严重的甚至是致命疾病，或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常有预防治疗措施。
	

	四级
	高个体危害，高群体危害
	对人体、动植物或环境具有高度危险性，通过气溶胶途径传播或传播途径不明，或未知的、危险的致病因子，没有预防治疗措施。
	


根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）有关规定，二级实验室的设立单位须按《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008)、《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）和卫生部《微生物和生物医学实验室安全通用准则》（WS233-2002）要求，进行实验室的设计和建造，配置必要的生物安全防护设备。本项目与生物安全相关规范的符合性分析见下表。
表1-6 与生物安全相关规范的符合性分析
	序号
	P2级生物实验室施工要求
	本项目情况
	符合性

	1
	可共用建筑物，与建筑物其他部分可相通，但应设可自动关闭的带锁的门。
	设置有自动关闭的带锁的门。
	符合

	2
	生物安全实验室应在入口处设置更衣室或更衣柜。
	设置有更衣室、更衣柜。
	符合

	3
	二级生物安全实验室应在实验室或实验室所在建筑物内配备高压灭菌或其他消毒灭菌器。
	设置有高压灭菌装置。
	符合

	4
	二级生物实验室地面应该防滑、无缝隙，不得铺设地毯。
	二级生物实验室地面防滑、无缝隙，无铺设地毯。
	符合

	5
	涉及可能产生致病微生物气溶胶或出现溅出 的操作均在二级生物安全柜或者其他物理抑制设备中进行，并使用个人防护设备。
	涉及微生物检验、培养等生物实验室均设置二级生物安全柜。
	符合

	6
	BSL-2生物安全实验室可设外窗进行自然通风，且外窗应设置防虫纱窗措施。
	设置空调系统机械通风。
	符合

	7
	实验室门应设置观察窗，并设置门锁。当实验室有压力要求时，实验室门宜开向相对压力要求较高的房间侧。
	实验室主入口的门能自动关闭，并设置门锁。
	符合

	8
	生物安全实验室的设计应充分考虑生物安全柜、高压灭菌器、污水处理设备等设备的尺寸要求，必要时应留有足够的搬运孔洞，以及设置局部隔离、防振、排热、排湿设施。
	生物安全实验室的设计充分考虑生物安全柜、高压灭菌器的尺寸要求，设置局部隔离、防振、排热、排湿设施。
	符合

	9
	在生物安全实验室的入口，应明确标示出生物防护级别、操作的致病性生物因子、实验室负责人姓名、紧急联络方式等，并应标示出国际通用生物危险符号。
	拟在生物安全实验室的入口标示出生物防护级别、操作的致病性生物因子、实验室负责人姓名、紧急联络方式等，并标示出国际通用生物危险符号。
	符合

	10
	排风必须与送风连锁，采用上送下排方式。
	排风与送风连锁，采用上送下排方式。
	符合

	11
	生物安全实验室防护区的给水管道应采取设 置倒流防止器或其他有限的防止回流的污染的装置，并且这些装置应设置在辅助工作区； 二级生物安全实验室应设洗手装置，并宜设置在靠近实验室的出口处，还应设紧急冲眼装置；室内给水管材宜采用不锈钢、铜管或无毒塑料管等。
	生物安全实验室防护区的给水管道设置倒流防止器；二级生物实验室拟设置洗手装置和紧急冲眼装置；室内给水管材采用不锈钢管。
	符合


综上，本项目的建筑、装修、结构、实验室设计及设备安装均满足生物安全相关规范。
[bookmark: _Hlk11854949]（6）与《医疗卫生机构消毒技术规范》相关符合性分析
根据《医疗卫生机构消毒技术规范》，医疗机构应加强对医务人员及消毒、灭菌工作人员的培训。培训内容应包括消毒、灭菌工作对预防和控制医院感染的意义、相关法律法规的要求、消毒与灭菌的基本原则与知识、消毒与灭菌工作中的职业防护等。
建设单位定期开展医务人员及消毒、灭菌工作人员的培训，能有效提升中心医疗卫生服务水平。因此，项目建设与《医疗卫生机构消毒技术规范》相符合。
（7）与《云南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》相关符合性分析
为进一步优化全省医疗卫生资源配置，有效提升医疗卫生服务的公平性、可及性，增强全方位全生命周期健康服务能力和重大疫情防控救治水平。
华宁县疾病预防控制中心为提高中心疾病预防控制检测的工作效率，确保人民群众健康与安全，决定在疾病预防控制中心东侧原址旁地块新增一栋实验楼，主要开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、检定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制等提供技术支撑，能够增强全方位全生命周期健康服务能力和重大疫情防控救治水平。因此，项目建设符合《云南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》的相关要求。
（8）与《医疗废物管理条例》相关符合性分析
表1-7 项目与《医疗废物管理条例》相关符合性分析
	序号
	内容
	相符性分析
	符合性

	1
	医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。
	华宁县疾病预防控制中心已建立、健全医疗废物管理责任制，能够防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。
	符合

	2
	医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。
	华宁县疾病预防控制中心已制定与医疗废物安全处置有关的规章制度，项目建设完成后及时编制突发环境事件应急预案并定期进行演练，降低环境风险；已设置监控部门负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作。
	符合

	3
	医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
	华宁县疾病预防控制中心会定期对从事医疗废物收集、运送、贮存的工作人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
	符合

	4
	医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的工作人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。
	华宁县疾病预防控制中心已采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的工作人员和管理人员，配备必要的防护用品，并定期进行健康检查。
	符合

	5
	医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。
	华宁县疾病预防控制中心已按要求执行危险废物转移联单管理制度。
	符合

	6
	医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。
	华宁县疾病预防控制中心已对医疗废物进行登记，登记内容包括医疗废物的来源、种类、数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名，并且登记资料至少保存3年。
	符合

	7
	医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。
	华宁县疾病预防控制中心已按要求设置一个3.5m2医疗固废暂存间，用来暂存医疗废物，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。
	符合

	8
	禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。
	华宁县疾病预防控制中心不进行转让、买卖医疗废物。
	符合

	9
	禁止邮寄医疗废物。
	华宁县疾病预防控制中心不涉及邮寄医疗废物。
	符合

	10
	医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。
	华宁县疾病预防控制中心已按要求及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。
	符合

	11
	医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。
	华宁县疾病预防控制中心已按要求设置一个3.5m2医疗固废暂存间，用来暂存医疗废物，并且暂存时间不超过2天。
	符合

	12
	医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。
	华宁县疾病预防控制中心使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照已确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至3.5m2医疗固废暂存间。
	符合

	13
	医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。
	华宁县疾病预防控制中心已定期将医疗废物交由玉溪兴洁垃圾处理有限公司处置。
	符合

	14
	医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。
	华宁县疾病预防控制中心不设置传染病房。产生的酸碱废水、含重金属废水、含氰废水、含微生物病原体等废水分类收集，分质预处理后，进入1座处理规模为10m3/d“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年第1号修改单）中表2标准后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。
	符合

	15
	不具备集中处置医疗废物条件的农村，医疗卫生机构应当按照县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门的要求，自行就地处置其产生的医疗废物。
	不涉及
	符合

	备注：其它与项目无关项未列入


根据上表，项目建设符合《医疗废物管理条例》的相关要求。
（9）与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析
表1-8  项目与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）相关符合性分析
	序号
	内容
	相符性分析
	符合性

	1
	医院污水处理工程设计应遵循以下原则：（1）全过程控制，减量化原则；
（2）分类收集、分质处理，就地达标原则；（3）风险控制，无害化原则。
	项目理化实验室废水、微生物实验室废水分类收集、分质处理，重金属等第一类废水预处理设施排放口达标后与生活污水一同汇入依托现有的污水处理站处理达标后排放周边市政管网最后进入华宁县第一污水处理厂处理。整体全观察控制，风险全过程无害化管控。
	符合

	2
	医院污水处理过程产生的污泥、废渣的堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》HJ/T177-2005及HJ/T 276-2006的有关规定。渗出液、沥下液应收集并返回调节池。
	依托污水处理站污泥、废渣经污泥池脱水后使用固定容积盛装后暂存于现有项目危废暂存间，符合《医疗废物集中处置技术规范》HJ/T177-2005及HJ/T 276-2006的有关规定。渗出液、沥下液应返回调节池处理处置。
	符合

	3
	传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺
	项目为县级疾控中心，虽然不属于传染病医院，但涉及微生物等传染性指标检测。微生物实验室废水经次氯酸钠预消毒后与其它废水进入依托现有的污水处理站处理达标后排放周边市政管网最后进入华宁县第一污水处理厂处理。污水处理站在二级生化处理后配套有次氯酸钠消毒工艺，该工艺符合本技术规范要求
	符合

	4
	特殊性质污水应分类收集，足量后单独预处理，再排入医院污水处理系统。预处理方法分别为：
（1）酸性污水来源于医院检验或制作化学清洗剂时使用硝酸、硫酸、过氯酸、一氯乙酸等酸性物质而产生的污水。
酸性废水宜采取中和法。中和剂可选用氧化钠、石灰等，中和至值7~8后排入医院污水处理系统。
（2）含氰污水来源于医院在血液、血清、细菌和化学检查分析时使用氣化钾、化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氟化合物而产生的污水。
含氰废水宜采用碱式氯化法。含废水处理槽有效容积应能容纳不小于半年的污水量。
（3）含汞污水来源于医院各种口腔门诊治疗、含汞监测仪器破损、分析检查和诊断中使用氯化高汞、硝酸高汞以及硫氰酸高汞等剧毒物质而产生少量污水。
含汞废水宜采用硫化钠沉淀+活性炭吸附法。再经活性炭吸附后，出水汞浓度符合相关排放标准后方可进入医院污水处理系统。含汞浓度低于0.02mg。
（4）含铬污水来源于医院在病理、血液检查及化验等工作中使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品形成污水。含铬废水宜采用化学还原沉淀法。处理后出水中六价铬浓度符合相关排放标准后方可进入医院污水处理系统。含量小于0.5mg。
（5）洗印污水来源于医院放射科照片胶片洗印加工产生洗印污水和废液。
显影污水宜采用过氧化氢氧化法。处理后出水中六价铬浓度符合相关排放标准后方可进入医院污水处理系统。洗印显影废液收集后应交由专业处理危险固体废物的单位处理。
（6）放射性废水处理
a)放射性废水来源于同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性废水浓度范围为3.7×102 Bq/L~3.7×105Bq/L。
b)放射性废水处理设施出口监测值应满足总a<1Bq，总B<10Bq。
c)同位素治疗排放的放射性废水应单独收集，可直接排入衰变池。
d)收集放射性废水的管道应采用耐腐蚀的特种管道，一般为不锈钢管或塑料管。衰变池应防渗防腐。
e)衰变池按运行方式可分为间歇式和连续式，衰变池按使用的同位素种类和强度设计。衰变池的容积按最长半衰期同位素的10个半衰期计算，或按同位素的衰变公式计算。
f)放射性废水处理后直接排放，不进入医院污水综合处理系统。
	（1）项目理化实验室酸性废水采用实验室内1m3/d实验室废水预处理系统中和预处理后排入污水处理站；
（2）含氰废水主要来源于检测药剂乙腈、二氯异氰尿酸钠、水中氰成分分析标准物质（50ug/ml）、铁氰化钾等检测药剂中所含氰化物，以上药剂年用量分别是1000ml、4g、4ml、22g，本环评要求含氰废水采用不低于1m3的碱性氯化法破氰槽内单独预处理达标后排入污水处理站，满足本技术规范要求。
（3）（4）项目不设口腔门诊，项目含重金属废水主要来源于理化实验室检验检测，本环评要求，理化实验室含重金属废水在1m3的化学沉淀池预处理达标后排入污水处理站，满足本技术规范要求。
（5）（6）本项目不含洗印废水、放射性废水。
	符合

	5
	消毒：医院污水消毒可采用的消毒方法有液氯消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒、臭氧消毒和紫外线消毒。各种常用方法的适用性及特点比较见附录A。含氯消毒剂消毒：
a)含氯消毒剂消毒系统应参照GB50014的有关规定进行设计。应根据设计处理工艺流程，按最不利情况进行组合，校核实际接触时间，以满足设计要求。
b)接触消毒池的容积应满足接触时间和污泥沉积的要求。传染病医院污水接触消毒时间不宜小于1.5h，非传染病医院污水接触消毒时间不宜小于1.0h。
c)医院污水消毒可采用连续式消毒或间歇式消毒方式。连续式接触消毒池有效容积为污水容积和污泥容积之和。间歇式接触消毒池的总有效容积应根据工作班次、消毒周期确定，一般宜为调节池容积的1/2。
d)接触消毒池一般分为两格，每格容积为总容积的一半。池内应设导流墙(板)，避免短流。导流墙(板)的净距应根据水量和维修空间要求确定，一般为600~700mm。接触池的长宽比不宜小于20：1。接触池出口处应设取样口。
e)一级强化处理工艺出水的参考加氯量(以有效氯计)一般为30~50mg。二级处理及深度处理工艺出水的参考加氯量一般为15~25mg。运行中应根据余氯量和实际水质、水量实验确定氯投加量。
f)加药设备至少为2套，1用1备。
g)液氯消毒适用于处理出水排入市政污水管网的医院污水处理系统。当医院污水处理出水排至地表水体时应采取脱氯措施或慎用氯消毒。
h)液氧消毒不宜用于人口稠密区医院及小规模医院的污水消毒，可用于远离人口聚居区的规模较大（>1000床）、管理水平较高的医院污水消毒处理。
i)电解法、化学法二氧化氯消毒及电解法次氯酸钠消毒适用于各种规模医院污水的消毒处理，但要求管理水平较高。
i)漂粉精、漂白粉适用于规模<300床的经济欠发达地区医院污水处理消毒系统。
	项目属于县级疾控中心，不属于传染病医院，但涉及微生物等传染性指标检测。经计算微生物实验室废水量为0.62m3/d，废水设置1m3预消毒池加次氯酸钠预消毒后，与其它污水一同进入污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。依托现有改造后的10m3/d污水处理站配套有消毒池，消毒池容积为2.75m3，消毒工艺采用次氯酸钠消毒。经计算预消毒池及污水处理站消毒池接触消毒时间大于1.5h。消毒工艺、消毒药剂浓度满足本规范要求。
	符合


（10）与《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）符合性分析
表1-9  项目与《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）相关符合性分析
	类别
	相关要求
	符合性分析
	符合性结论

	废水
	特殊医疗废水
	传染性污水
	肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌
	消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。
	微生物实验室预消毒采用次氯酸钠法消毒
	符合

	
	
	实验检验污水
	总隔、总铭、六价铬、总、总铅、总汞
	中和法（酸性、碱性）、吸附法、溶剂萃取法、氧化分解法、分离法、Na2S 沉淀法、FeSO4-石灰法、次氯酸盐氧化法等
	理化实验室含重金属废水采用化学沉淀法处理预处理达标后排入污水处理站，化学沉淀药剂主要采用石灰（Ca(OH)2）
	

	
	综合医疗废水
	排放去向：排入城市污水处理厂
	一级处理/一级强化处理+消毒工艺。二级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。
一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。
消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。
	项目综合医疗废水依托现有项目10m3/d污水处理站，处理工艺采用“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺；处理工艺优于排污许可技术规范要求的处理工艺
	

	废气
	污水处理站无组织
废气
	产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂；
	项目依托现有污水处理站，该站为地埋式，各处理单元已加盖
	符合

	固体废物
	a)医疗机构排污单位必须建有规范的医疗废物暂存间，医疗废物暂存间的建设与管理应符合 GB18597 的要求。
b)应按照分类记录医疗废物、废药物、药品和污水处理站污泥的产生量、贮存量和转移量，并向全国固体废物管理信息系统报送相关数据。
c)各类危险废物应分类收集、分类存放，按类别置于防渗漏、防锐器穿透的包装物或密闭容器内，应当符合 HJ 421要求。
d)医疗废物暂存间应及时清运。
e)污水处理站污泥应经过消毒处理，由有资质的单位进行收运处置；污泥清掏前需按照 GB 18466要求进行监测。
f)医疗废物转移过程中执行《医疗废物集中处置技术规范(试行)》，废药物、药品和污水处理站污泥转移处置过程中执行《危险废物转移联单管理办法》。
	项目产生的危险废物、医疗废物依托现有项目医疗废物暂存间暂存，并委托有相应危废资质的单位清运处置；据调查，危废暂存间的设置以及运营管理满足本技术排污许可技术规范要求
	符合


（11）选址合理性及环境相容性分析
根据《华宁县国土空间总体规划（2021-2035年）》中“规划各类医疗卫生设施用地面积9.6公顷，占公共管理与公共服务用地 16.14%，保障华宁县和各个层级生活圈的不同层级综合医院、专科医院、疾控中心、乡镇卫生院、卫生服务中心、村卫生站等医疗卫生设施用地。”本项目位于云南省玉溪市华宁县东风路与松山路交叉路口，用地性质为医疗卫生用地，已取得建设用地规划许可证（华政复[2024]131号），该地块在国土空间规划中亦规划为医疗卫生用地，因此与《华宁县国土空间总体规划（2021-2035年）》相符合。
根据环境空气质量自动监测站2023年的六项基本污染物监测数据，项目所在区域大气环境质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，大气环境容量较大。
项目运营期产生的氨气和有机废气（以非甲烷总烃计）经实验室通风柜密封收集+二级活性炭吸附处理达标后，通过1根23m高的排气筒（DA001）排放；NO2、硫酸雾、HCl经实验室通风柜密封收集+碱液吸收+烟气干燥+二级活性炭吸附处理达标后，通过1根23m高的排气筒（DA001）排放；微生物实验室颗粒物（含细菌气溶胶团）经生物安全柜（含高效过滤器）+紫外消毒装置处理后，空气在生物实验室内循环。本项目废气排放量较小，经各废气治理措施处理达标后排放。项目排气筒设于疾控中心主体建筑物顶部，废气排放量很小，楼顶建筑及大气扩散条件有利于废气扩散，对周边大气环境保护目标影响很小。
项目各类废水分类收集，分质预处理使重金属等第一类水污染物达标后，进入1座处理规模为10m3/d“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。
噪声通过建筑结构隔声、设备减震措施后达标排放，对周边环境保护目标影响较小。
项目微生物实验室废培养基、废标本、废实验用品、多余样品分类收集经消毒灭菌后，暂存于医疗固废暂存间，定期交由玉溪兴洁垃圾处理有限公司处理；理化实验室检毕样品、废弃样品、废实验用品、吸收废气碱液单独收集密封暂存于医疗固废暂存间，定期交由玉溪兴洁垃圾处理有限公司处理；废活性炭暂存于医疗固废暂存间，定期由有相关危废处置资质的单位清运处置；高效过滤器产生的废滤膜经消毒灭菌后，暂存于医疗固废暂存间，定期由有相关危废处置资质的单位清运处置；理化实验室产生的重金属污泥经实验人员脱水后，暂存于医疗固废暂存间，定期由有相关危废处置资质的单位清运处置；污水处理站格栅渣定期交由有相应危废处置资质单位清运处置；污水处理站污泥经在污水处理站区域内脱水后，废水回流自污水处理站调节池，脱水后的污泥暂存于污泥池定期交由有相应危废处置资质单位清运处置；纯水制备系统产生的废反渗透膜由供货商上门回收；化粪池污泥定期委托环卫部门进行清掏处理。项目危废暂存依托现有医废暂存间（3.5m2），该暂存间设置于现有项目主体建筑东南角，设专人管理，并按相关管理要求进行管理。固体废物可得到妥善处置。
项目周边无文物保护、自然保护区、风景名胜等环境敏感目标；项目不存在重大环境制约因素，位于城镇开发边界范围内，不涉及生态红线、不涉及基本农田，项目符合环境分区管控要求。本工程经采取有效污染治理，对评价区域环境质量影响很小，对关心目标影响很小，区域环境质量不会发生明显的变化。
综合评述，项目选址合理、项目与周边环境相容。
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[bookmark: _Toc221181284]二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1 项目由来
华宁县疾病预防控制中心负责全县传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；实施免疫预防接种，负责全县预防用生物制品的使用和管理；承担疾病预防控制及其卫生信息的管理、报告及预测、预报；受卫生行政部门委托承担与卫生监督相关的检验及预防性健康检查工作，按法律法规规定的权限对健康相关产品的卫生质量进行检验、鉴定和卫生学评价；向社会提供相关的健康咨询和结核病、麻风病、性病、艾滋病、职业病的归口管理、治疗和康复工作；开展疾病预防知识的科普宣传和健康教育；组织指导社区卫生服务机构和医院防保科开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员。
根据建设单位提供的最新版设计方案总平面布置图，华宁县疾病预防控制中心现有建筑总面积为2935.54m2，包括建筑面积2059m2的综合楼1栋，其中北侧为办公楼（6F），西侧为门诊楼（4F）；建筑面积876.54m2的应急物资、疫苗冷链综合储备库（3F）1栋，位于中心院内西南侧。华宁县疾病预防控制中心为提高中心疾病预防控制检测的工作效率，切保人民群众健康与安全，以及改善华宁县疾病预防控制中心的办公条件，决定在疾病预防控制中心东侧原址旁地块新增一栋实验楼，建筑层数为五层，功能包括理化检验、微生物检验、应急物资库等。实验楼建筑面积为：2365.99m2；一栋地下设备用房（消防水池及泵房），建筑面积为：86.85m2；原办公楼加设外挂电梯。
华宁县疾病预防控制中心综合实验楼建设项目计划投资1500万元，其中申请中央预算资金1000万元，疾控中心事业基金200万元，县财政投资300万元。项目可行性研究报告经华宁县发展和改革局审核，以华发改投资〔2021〕219号同意项目实施（附件2）。
根据《中华人民共和国生态环境法典》，本项目需进行生态环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号）的相关规定，本项目属于“四十九、卫生84，109疾病预防控制中心8431”，中“其他”，应编制生态环境影响报告表。


2.2 本项目建设内容 
本项目为华宁县疾病预防控制中心实验楼建设项目，项目在现有疾病预防控制中心原址旁地块进行改扩建，改扩建项目总用地面积为1654.86m2。新增一栋实验楼，建筑层数为五层，功能包括理化检验、微生物检验、应急物资库等。实验楼建筑面积为2365.99m2（不含隔震层），设备用房建筑面积为86.85m2。本项目工程组成见下表。
表2-1 本项目工程组成一览表
	工程分类
及名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	实验楼
	建筑面积为2365.99m2，5F，层高为4.0m，建筑总高度为21.5m，结构体系为现浇钢筋混凝土框架结构。
一层：应急物资库；
二层：艾滋病实验室，鼠疫实验室，采血室，初筛室、咨询室等；
三层：微生物实验室（包括病原微生物实验室、免疫实验室、百疾实验室、疟疾实验室，培养室、准备间等）；（设生物安全柜7台，新风空调系统1套）
四层：公共卫生理化实验室（包含色谱室、原子吸收室、液相色谱室、质谱仪检测室、试剂室等）；（设落地通风柜8台）
五层：职业卫生理化实验室，样品室，天平室，危险化学品储存室等。
	新建

	
	设备用房
	建筑面积为86.85m2，设有消防水泵房、柴油发电机房和配电房。
	新建

	公用工程
	供电
	由华宁县电力公司引入
	/

	
	供水
	由市政给水管网供给
	/

	
	排水
	采用雨污分流，各类废水分类收集，分质预处理使重金属等第一类水污染物达标后，进入1座处理规模为10m3/d“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。
	/

	
	消防
	地下消防水池1个，容积300m3
	新建

	环保
工程
	废气
	理化实验室
	氨气和有机废气（以非甲烷总烃计）
	实验室通风柜密封收集+二级活性炭吸附+1根23m高排气筒排放（DA001）
	新建

	
	
	
	NO2、硫酸雾、HCl
	实验室通风柜密封收集+碱液吸收+烟气干燥+二级活性炭吸附+1根23m高排气筒排放（DA001）
	

	
	
	微生物实验室
	颗粒物（含细菌气溶胶团）
	①设置1套负压新风空调系统
②生物安全柜（含高效过滤器）+紫外消毒装置
	新建

	
	废水
	实验室废水预处理：①酸碱废水经1m3的实验室废水预处理系统中和预处理；②含重金属废水经1m3的化学沉淀池预处理；③含氰废水经1m3的碱性氯化法破氰槽预处理；④微生物实验室废水经1m3次氯酸钠消毒池预处理。预处理后的各类废水最终汇入现有10m3/d废水处理站。
	新建

	
	
	1座处理规模为10m3/d“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站
	依托现有

	
	
	1个9m3的化粪池
	依托现有

	
	噪声
	建筑结构隔声、设备减震措施；风机设置减震、消音设施，并设置于室内
	新建

	
	固废
	1间3.5m2的医疗固废暂存间
	依托现有 

	
	
	垃圾收集桶，5个
	新建


2.3 原辅材料用量
项目主要试剂消耗详情见下表。
表2-2 原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	成分
	年用量
	存储
方式
	最大储
存量
	存储位置

	1
	水中铁标准物质（1000mg/L）
	铁、水
	5ml
	冷藏
	5ml
	理化实验室

	2
	水中锰标准物质（1000mg/L）
	锰、水
	5ml
	冷藏
	5ml
	理化实验室

	3
	水中铜标准物质（1000mg/L）
	铜、水
	5ml
	冷藏
	5ml
	理化实验室

	4
	水中锌标准物质（1000mg/L）
	锌、水
	5ml
	冷藏
	5ml
	理化实验室

	5
	水中铅标准物质（1000mg/L）
	铅、水
	25ml
	冷藏
	25ml
	理化实验室

	6
	水中镉标准物质（1000mg/L）
	镉、水
	25ml
	冷藏
	25ml
	理化实验室

	7
	水中钠标准物质（1000mg/L）
	钠、水
	5ml
	冷藏
	5ml
	理化实验室

	8
	水中铝标准物质（1000mg/L）
	铝、水
	20ml
	冷藏
	20ml
	理化实验室

	9
	硝酸
	硝酸、水
	4500ml
	常温
	4500ml
	危化品室

	10
	甲醇中三溴甲烷
（100ug/ml）
	[bookmark: OLE_LINK1]甲醇、三溴甲烷
	6ml
	冷藏
	6ml
	理化实验室

	11
	甲醇中二溴一氯甲烷（100ug/ml）
	甲醇、二溴一氯甲烷
	6ml
	冷藏
	6ml
	理化实验室

	12
	甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质（1000ug/ml)
	甲醇、一溴二氯甲烷
	6ml
	冷藏
	6ml
	理化实验室

	13
	甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混标（三氯甲烷：6ug/ml；四氯化碳：0.2ug/ml）
	甲醇、三氯甲烷、四氯化碳
	4ml
	冷藏
	4ml
	理化实验室

	14
	正己烷中8种有机氯农药混标（50ug/ml）
	正己烷、滴滴涕、六六六
	2ml
	冷藏
	2ml
	理化实验室

	15
	水中六价铬单元素溶液标准物质
（1000μg/ml）
	六价铬、水
	5ml
	冷藏
	5ml
	理化实验室

	16
	砷标准溶液（1000μg/ml）
	砷 、水
	5ml
	冷藏
	5ml
	理化实验室

	17
	硒标准溶液（1000μg/ml）
	硒、水
	5ml
	冷藏
	5ml
	理化实验室

	18
	锑标准溶液（1000μg/ml）
	锑、水
	5ml
	冷藏
	5ml
	理化实验室

	19
	汞标准溶液（1000μg/ml）
	汞、水
	5ml
	冷藏
	5ml
	理化实验室

	20
	硫酸
	硫酸、水
	412ml
	常温
	412ml
	危化品室

	21
	丙酮
	丙酮、水
	300ml
	常温
	300ml
	危化品室

	22
	二苯碳酰二肼
	二苯碳酰二肼
	1g
	常温
	1g
	化学试剂室

	23
	盐酸
	盐酸、水
	1510ml
	常温
	1510ml
	危化品室

	24
	硼氢化钾
	硼氢化钾
	30g
	常温
	30g
	危化品室

	25
	硫脲
	硫脲
	20g
	常温
	20g
	化学试剂室

	26
	抗坏血酸
	抗坏血酸
	20g
	常温
	20g
	化学试剂室

	27
	重铬酸钾
	重铬酸钾
	2g
	常温
	2g
	危化品室

	28
	铁氰化钾
	铁氰化钾
	22g
	常温
	22g
	化学试剂室

	29
	焦磷酸
	焦磷酸
	600ml
	常温
	600ml
	化学试剂室

	30
	高磷酸
	高磷酸
	5ml
	常温
	5ml
	化学试剂室

	31
	高锰酸钾容量分析用标准溶液
	高锰酸钾、水
	400ml
	冷藏
	400ml
	理化实验室

	32
	草酸钠容量分析用标准溶液
	草酸钠、水
	340ml
	冷藏
	340ml
	理化实验室

	33
	水中氰成分分析标准物质（50ug/ml）
	氰、水
	4ml
	冷藏
	4ml
	理化实验室

	34
	挥发酚标准物质（1000mg/ml）
	挥发酚、水
	10ml
	冷藏
	10ml
	理化实验室

	35
	水中氨氮溶液标准物质（1000mg/L）
	氨氮、水
	2ml
	冷藏
	2ml
	理化实验室

	36
	阴离子合成洗涤剂标准（1000μg/ml）
	阴离子、水
	10ml
	冷藏
	10ml
	理化实验室

	37
	氢氧化钠
	氢氧化钠
	19.31g
	常温
	19.31g
	化学试剂室

	38
	乙酸锌
	乙酸锌
	3.3g
	常温
	3.3g
	理化实验室

	39
	酒石酸
	酒石酸
	13.21g
	常温
	13.21g
	理化实验室

	40
	磷酸二氢钾
	磷酸二氢钾
	97g
	常温
	97g
	理化实验室

	41
	氯胺-T
	氯胺-T
	4g
	常温
	4g
	理化实验室

	42
	1.3-二甲基巴比妥酸
	1.3-二甲基巴比妥酸
	16.8g
	常温
	16.8g
	理化实验室

	43
	异烟酸
	异烟酸
	13.6g
	常温
	13.6g
	理化实验室

	44
	磷酸
	磷酸
	100ml
	常温
	100ml
	理化实验室

	45
	亚甲基蓝
	亚甲基蓝
	0.2g
	常温
	0.2g
	理化实验室

	46
	氯化钾
	氯化钾
	3.75g
	常温
	3.75g
	理化实验室

	47
	硼酸
	硼酸
	3.1g
	常温
	3.1g
	理化实验室

	48
	4-氨基安替比林
	4-氨基安替比林
	0.64g
	常温
	0.64g
	理化实验室

	49
	无水乙醇
	无水乙醇
	400ml
	常温
	400ml
	理化实验室

	50
	十水四硼酸钠
	十水四硼酸钠
	3.17g
	常温
	3.17g
	理化实验室

	51
	二水合磷酸二氢钠
	二水合磷酸二氢钠
	56g
	常温
	56g
	理化实验室

	52
	异丙醇
	异丙醇
	200ml
	常温
	200ml
	理化实验室

	53
	酒石酸钾钠
	酒石酸钾钠
	33g
	常温
	33g
	理化实验室

	54
	柠檬酸钠
	柠檬酸钠
	24g
	常温
	24g
	理化实验室

	55
	水杨酸钠
	水杨酸钠
	80g
	常温
	80g
	理化实验室

	56
	硝普钠
	硝普钠
	5g
	常温
	5g
	理化实验室

	57
	二氯异氰尿酸钠
	二氯异氰尿酸钠
	4g
	常温
	4g
	理化实验室

	58
	十水合四硼酸钠
	十水合四硼酸钠
	4.76g
	常温
	4.76g
	理化实验室

	59
	Na2-EDTA分析用标准溶液
	Na2-EDTA
	180ml
	冷藏
	180ml
	理化实验室

	60
	水质浊度
	硫酸肼、六次甲基四氨
	100ml
	冷藏
	100ml
	理化实验室

	61
	色度溶液标准物质
	氯铂酸钾、氯化钴、纯盐酸
	100ml
	冷藏
	100ml
	理化实验室

	62
	硼砂（pH标准）
	硼砂
	12g
	冷藏
	12g
	理化实验室

	63
	混合磷酸盐（pH标准）
	无水磷酸氢二钠、磷酸二氢钾
	12g
	冷藏
	12g
	理化实验室

	64
	铬黑T
	铬黑T
	2g
	常温
	2g
	化学试剂室

	65
	硫酸镁
	硫酸镁
	5g
	常温
	5g
	化学试剂室

	66
	氯化铵
	氯化铵
	51g
	常温
	51g
	化学试剂室

	67
	Na2-EDTA
	Na2-EDTA
	8g
	常温
	8g
	化学试剂室

	68
	氨水
	氨水
	430ml
	常温
	430ml
	化学试剂室

	69
	水中亚氯酸盐
	亚氯酸盐、水
	20ml
	常温
	20ml
	理化实验室

	70
	水中氯酸盐
	氯酸盐、水
	20ml
	常温
	20ml
	理化实验室

	71
	二氯乙酸
	二氯乙酸、水
	20ml
	常温
	20ml
	理化实验室

	72
	三氯乙酸
	三氯乙酸、水
	20ml
	常温
	20ml
	理化实验室

	73
	水中硫酸盐-硫
（以S计）
	硫酸盐、硫、水
	40ml
	常温
	40ml
	理化实验室

	74
	水中氟离子
	氟离子、水
	50ml
	常温
	50ml
	理化实验室

	75
	水中氯化物
	氯化物、水
	50ml
	常温
	50ml
	理化实验室

	76
	水中硝酸盐氮
	硝酸盐氮、水
	50ml
	常温
	50ml
	理化实验室

	77
	乙腈
	乙腈
	1000ml
	常温
	1000ml
	化学试剂室

	78
	氢氧化钠
	氢氧化钠
	10g
	常温
	10g
	化学试剂室


本项目主要化学药品涉及化学成分的理化性质、毒理特性见下表：
表2-3 主要化学药品涉及化学成分的理化性质、毒理特性一览表
	序号
	化学药品
	理化性质
	毒理
特性

	
	名称
	涉及化学成分
	
	

	1
	硝酸
	硝酸
	化学式：HNO3，分子量：63.01，CAS登录号7697-37-2；危规号：81002。
外观为无色透明液体，有窒息性刺激气味，密度1.42g/cm3（质量分数为69.2%），熔点-42℃，沸点86℃。浓硝酸含量为68%左右，易挥发。有强酸性。能与水混溶。能与水形成共沸混合物。浓硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸。稀硝酸相对稳定。
	/

	2
	甲醇中三溴甲烷
	甲醇
	分子式：CH4O；分子量：32.04；CAS登录号67-56-1；危规号：32058。
性状：无色澄清液体，有刺激性气味，易挥发；溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂；熔点：-97.8℃；沸点：64.8℃；相对密度（水=1）：0.79；临界温度：240℃；临界压力：7.95MPa；相对密度（空气=1）：1.11；燃烧热：727.0KJ/mol；最小点火能：0.215mJ；饱和蒸汽压：13.33KPa（21.2℃）。
	LD50：5628mg/kg（大鼠经口）；15800mg/kg（兔经皮）；LC50：83776mg/m3，4小时（小鼠吸入）

	3
	
	三溴甲烷
	分子式：CHBr3；分子量：252.73；CAS登录号75-25-2；危规号：61562。
性状：无色至淡黄色液体，类似氯仿的甜味，易挥发，光照下缓慢分解，可能释放有毒溴化物。溶解性：微溶于水；熔点：8.3℃；沸点：149.1℃；密度：2.89g/cm3。
	LD50：1200mg/kg（大鼠经口）

	4
	甲醇中二溴一氯甲烷
	二溴一氯甲烷
	分子式：CHBr2Cl；分子量：208.28；CAS登录号124-48-1；危规号：61563。
性状：无色至淡黄色液体，类似氯仿的甜味，挥发性较强，对光敏感，长期储存可能分解产生溴化氢等有毒气体。溶解性：微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿；熔点：-22℃；沸点：120℃；密度：2.38g/cm3。
	LD50：800mg/kg（大鼠经口）

	5
	甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质
	一溴二氯甲烷
	分子式：CHBrCl2；分子量：163.83；CAS登录号75-27-4；危规号：61563。
性状：无色至淡黄色液体，类似氯仿的气味，易挥发，对光敏感，长期储存可能分解产生氯化氢或溴化氢。溶解性：微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿；熔点：-57℃；沸点：90℃；密度：1.98g/cm3。
	LD50：450mg/kg（大鼠经口）

	6
	甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混标
	三氯甲烷
	分子式：CHCl3；分子量：119.38；CAS登录号67-66-3；危规号：61553。
性状：无色透明挥发性液体，有特殊甜味，对光敏感，在空气中可缓慢氧化。溶解性：微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯；熔点：-63.5℃；沸点：61.2℃；密度：1.489g/cm3。遇空气或光照分解生成剧毒光气，与强碱反应生成甲酸盐。
	LD50：908mg/kg（大鼠经口）

	7
	
	四氯化碳
	分子式：CCl4；分子量：153.82；CAS登录号56-23-5；危规号：61554。
性状：无色透明液体，有特殊甜味，易挥发，常温稳定，但遇高温或金属可能分解，光照下缓慢分解，释放有毒氯气。溶解性：微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿、石油醚；熔点：-22.9℃；沸点：76.70℃；密度：1.594g/cm3。与火焰接触可能生成氯化氢，高温分解为光气和氯气；与铝、镁、钠等剧烈反应，生成金属氯化物和碳。
	LD50：2350mg/kg（大鼠经口）

	8
	正己烷中8种有机氯农药混标
	正己烷
	分子式：C6H14；分子量：86.18；CAS登录号110-54-3；危规号：31005。
性状：无色透明液体，有轻微油漆味，极易挥发，常温稳定，但易燃易爆，无特殊光敏感性。溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿，是油脂、橡胶、树脂的良好溶剂；熔点：-90℃；沸点：69℃；密度：0.659g/cm3。完全燃烧生成二氧化碳和水，不完全燃烧可能产生一氧化碳和碳黑；高温下可裂解生产小分子烯烃和烷烃。
	LD50：25g/kg（大鼠经口）

	9
	
	滴滴涕
	分子式：C14H9Cl5；分子量：354.49；CAS登录号50-29-3；危规号：61876。
性状：白色至灰白色结晶粉末，无味或微弱芳香气味，化学性质稳定，在环境中可残留数十年，紫外线照射下缓慢降解为DDE和DDD。溶解性：极微溶于水，易溶于脂肪、丙酮、苯、四氯化碳、二噁英，在植物油中溶解度高达100g/kg。熔点：-108.5℃；沸点：260℃；密度：1.55g/cm3。
	LD50：113mg/kg（大鼠经口）

	10
	
	六六六
	分子式：C6H6Cl6；分子量：290.83；CAS登录号608-73-1；危规号：61877。
性状：白色至淡黄色结晶粉末，有霉臭味，挥发性较低，化学性质稳定。水溶性：约10mg/L，易溶于乙醇、丙酮、苯、氯仿，难溶于石油醚，在脂肪中的溶解度高达80g/kg。熔点：65℃；沸点：323℃；密度：1.87g/cm3。
	LD50：500mg/kg（大鼠经口）

	11
	硫酸
	硫酸
	分子式H2SO4，分子量98.08，CAS登录号7664-93-9；危规号：81007。
标况状态：透明无色无臭液体，密度1.84g/cm3，熔点10.371℃，沸点337℃，蒸汽压6×10-5mmHg。能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。
能和绝大多数金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，具有强烈的腐蚀性和氧化性。
	中毒，LD50：2140mg/kg（大鼠经口）

	12
	丙酮
	丙酮
	分子式：C3H6O；分子量：58.08；CAS登录号67-64-1；危规号：31025。
性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发；溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂；熔点：-94.6℃；沸点：56.5℃；相对密度（水=1）：0.80；临界温度：235.5℃；临界压力：4.72MPa；相对密度（空气=1）：2.00；燃烧热：1788.7KJ/mol；最小点火能：1.157mJ；饱和蒸汽压：53.32KPa（39.5℃）。
	/

	13
	二苯碳酰二肼
	二苯碳酰二肼
	分子式：C13H16N4O；分子量：242.28；CAS登录号140-22-7。
性状：白色至淡粉色结晶性粉末，无味或轻微特征性气味，干燥时稳定，见光缓慢氧化；溶解性：微溶于水，易溶于乙醇、丙酮、冰醋酸，微溶于乙醚、苯；熔点：168℃；受热分解；密度：1.24g/cm3。
	LD50：＞2000mg/kg（大鼠经口）

	14
	盐酸
	盐酸
	化学式：HCl，分子量：36.5，CAS登录号7647-01-0；危规号：81013。
外观为无色至淡黄色清澈液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。密度：1.18g/cm3，熔点：-27.32℃（247K，38%溶液），沸点110℃（383K，20.2%溶液），48℃（321K，38%溶液）；水溶性：混溶，与水、乙醇任意混溶，不可燃。
浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性。具有腐蚀性，会腐蚀人体组织，可能会不可逆地损伤呼吸器官、眼部、皮肤和胃肠等。
	/

	15
	硼氢化钾
	硼氢化钾
	化学式KBH4，分子量53.94，CAS登录号13762-51-1；危规号：43044。
白色疏松粉末或晶体。相对密度1.178。熔点585℃，在真空中约500℃开始分解，在空气中稳定，不吸湿性。硼氢化钾易溶于水，水溶液加热至100℃时，完全释放出氢。溶于液氨，微溶于甲醇和乙醇，几乎不溶于乙醚、苯、四氢呋喃、甲醚及其他碳氢化合物。在碱性环境中稳定，遇无机酸分解而放出氢气。强还原性。
	LD50：160mg/kg（大鼠经口）

	16
	硫脲
	硫脲
	别称：硫代尿素，化学式CH4N2S，分子量76.12，CAS登录号62-56-6118526-00-4；危规号：61852。
白色而有光泽的晶体。味苦。密度1.41。熔点176~178℃。更热时分解。溶于水，加热时能溶于乙醇，极微溶于乙醚。
遇明火、高热可燃。受热分解，放出氮、硫的氧化物等毒性气体。与氧化剂能发生强烈反应。
	/

	17
	抗坏血酸
	抗坏血酸
	分子式：C6H8O6；分子量：176.12；CAS登录号50-81-7。
性状：白色至微黄色结晶或粉末，无味或轻微酸味，干燥状态下较稳定，水溶液易被氧化；水溶性：33g/100ml（20℃），微溶于乙醇，不溶于乙醚、氯仿、苯；熔点：190℃；受热分解；密度：1.65g/cm3。
	LD50：＞11900mg/kg（大鼠经口）

	18
	重铬酸钾
	重铬酸钾
	化学式：K2Cr2O7，分子量：294.1846，CAS登录号7778-50-9；危规号：51520。
外观：橙红色三斜晶系板状结晶体，密度2.676g/cm3，相对密度（水=1）2.68，熔点398℃，沸点500℃，闪点：50°F，水溶性：稍溶于冷水，水溶液呈酸性，易溶于热水，不溶于乙醇。
强氧化剂，遇强酸或高温时能释放出氧气，与硝酸盐、氯酸盐接触剧烈反应。具有较强的腐蚀性。
	LD50：190mg/kg（小鼠经口）

	19
	铁氰化钾
	铁氰化钾
	分子式：K3[Fe(CN)6]；分子量：329.24；CAS登录号13746-66-2。
性状：深红色单斜晶体或粉末，无味，干燥时稳定，光照下缓慢分解，遇酸释放剧毒氰化氢气体。水溶性：464g/L，不溶于乙醇、乙醚。熔点：300℃；受热分解；密度：1.89g/cm3。
	LD50：2970mg/kg（大鼠经口）

	20
	焦磷酸
	焦磷酸
	分子式：H4P2O7；分子量：177.98；CAS登录号2466-09-3；危规号：81505。
性状：无色透明粘稠液体或结晶固体，无味，吸湿性强，易吸收空气中水分，加热至50℃以上逐渐水解为正磷酸，固态长期储存可能部分聚合。水溶性：完全混溶，并水解生成磷酸，微溶于乙醇，不溶于非极性溶剂（如苯、乙醚）。熔点：71.5℃；沸点：无明确沸点，加热至约80℃开始水解；密度：2.04g/cm3。
	LD50：1530mg/kg（大鼠经口）

	21
	高磷酸
	高磷酸
	分子式：H5P5O16；分子量：507.82；CAS登录号8017-16-1；危规号：81505。
性状：无色透明粘稠液体，无味或微弱酸味，超级吸湿性，聚合态存在，酸性强于正磷酸。水溶性：完全混溶（剧烈放热），微溶于乙醇，不溶于非极性溶剂（如苯、乙醚）。熔点：无明确熔点（玻璃态转变温度约-20℃）；沸点：无沸点（加热至80℃以上分解）；密度：2.1g/cm3。
	LD50：1100mg/kg（大鼠经口）

	22
	高锰酸钾容量分析用标准溶液
	高锰酸钾
	化学式：KMnO4，分子量：158.034，CAS登录号7722-64-7；危规号：51048。
黑紫色、细长的棱形结晶或颗粒，带蓝色的金属光泽；无臭。密度1.01g/mL（25℃），熔点为240℃，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。与某些有机物或易氧化物接触，易发生爆炸，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸，稳定，但接触易燃材料可能引起火灾。
	/

	23
	草酸钠容量分析用标准溶液
	草酸钠
	分子式：C2Na2O4，分子量：133.9985，CAS登录号62-76-0。
白色结晶性粉末，无气味，有吸湿性。相对密度：2.34g/mL，熔点：250～257℃（分解），溶于水，不溶于乙醇。灼烧则分解为碳酸钠和一氧化碳。
	/

	24
	水中氰成分分析标准物质
	/
	本标准物质以高浓度水中氰标准溶液，优级纯氢氧化钠和符合国家一级水标准的纯水为辅料，在（20±3)℃的条件下稀释定容并分装。挥发性极低，稳定性较好。
	/

	25
	挥发酚标准物质
	苯酚
	分子式：C6H5OH；分子量：94.11；CAS登录号108-95-2；危规号：61067。
性状：无色至粉红色结晶（遇光氧化），强烈的消毒水味，具有一定的挥发性。水溶性：83g/L，易溶于乙醇、乙醚、氯仿。熔点：40.5℃；沸点：181.7℃；密度：1.07g/cm3。
	LD50：317mg/kg（大鼠经口）

	26
	氢氧化钠
	氢氧化钠
	化学式NaOH，分子量39.996，CAS登录号1310-73-2；危规号：82001。
外观：白色半透明片状或颗粒，密度2.130g/cm3，熔点318.4℃，沸点1390℃，闪点176-178℃。水溶性109g（20℃），极易溶于水，溶解时放出大量的热。易溶于乙醇、甘油。不燃，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。
	/

	27
	乙酸锌
	乙酸锌
	分子式：Zn(CH3COO)2；分子量：183.48；CAS登录号557-34-6。
性状：白色粉末，微弱醋酸味。水溶性：易溶，不溶于乙醚、丙酮。密度：1.84g/cm3。
	LD50：794mg/kg（大鼠经口）

	28
	酒石酸
	酒石酸
	分子式：C4H6O6；分子量：150.09。
性状：无色透明晶体或白色结晶粉末，无味，加热至165℃以上分解，吸湿性较弱。水溶性：溶解度随温度升高显著增加，溶于乙醇，微溶于乙醚。熔点：170℃；受热分解；密度：1.76g/cm3。
	LD50：7.5g/kg（大鼠经口）

	29
	磷酸二氢钾
	磷酸二氢钾
	分子式：KH2PO4；分子量：136.09；CAS登录号7778-77-0。
性状：无色透明晶体或白色结晶粉末，无味，空气中易吸潮，加热至252℃分解为偏磷酸钾。水溶性：226g/L，不溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。熔点：252℃；受热分解；密度：2.34g/cm3。
	LD50：＞5000mg/kg（大鼠经口）

	30
	氯胺-T
	氯胺-T
	分子式：C7H7ClNNaO2S；分子量：227.64；CAS登录号127-65-1。
性状：白色或微黄色结晶性粉末，有轻微氯气味。易溶于水，可溶于乙醇，不溶于乙醚、苯等非极性溶剂。熔点：167℃；受热分解；密度：1.4g/cm3。
	LD50：1000mg/kg（大鼠经口）

	31
	1.3-二甲基巴比妥酸
	1.3-二甲基巴比妥酸
	分子式：C6H8N2O2；分子量：156.14；CAS登录号769-42-6。
性状：白色至类白色结晶性粉末。微溶于冷水，稍溶于热水，易溶于乙醇、丙酮，部分溶于乙醚、氯仿。熔点：145℃；受热易分解；密度：1.35g/cm3。对氧化剂敏感，可能开环分解；无显著还原性。
	/

	32
	异烟酸
	异烟酸
	分子式：C6H5NO2；分子量：123.11；CAS登录号55-22-1。
性状：白色至淡黄色结晶性粉末，无臭或微酸味。微溶于冷水，溶于热水，易溶于乙醇、甲醇，微溶于乙醚、氯仿。熔点：317℃；升华而非沸腾，无明确沸点；密度：1.45g/cm3。
	LD50：5000mg/kg（大鼠经口）

	33
	磷酸
	磷酸
	分子式：H3PO4；分子量：97.99；CAS登录号7664-38-2；危规号：81501。
性状：无色透明粘稠液体（高浓度）或结晶固体（纯品），无臭，有酸味。极易溶于水，溶于乙醇，不溶于非极性溶剂（如苯、乙醚）。熔点：42.35℃；沸点：158℃；密度：1.685g/cm3。腐蚀活泼金属（如铁、铝），生成磷酸盐和氢气。
	LD50：1530mg/kg（大鼠经口）

	34
	亚甲基蓝
	亚甲基蓝
	分子式：C16H18ClN3S；分子量：319.85；CAS登录号61-73-4。
性状：深绿色至暗棕色结晶或粉末，具青铜光泽，水溶液呈蓝色。易溶于水，溶于乙醇、甘油，微溶于氯仿，不溶于乙醚。熔点：190℃；受热分解；密度：1.0g/cm3。光照下可产生活性氧，用于光动力疗法；与核酸或蛋白质结合，用于细胞染色。
	LD50：1180mg/kg（大鼠经口）

	35
	氯化钾
	氯化钾
	化学式：KCl，分子量：74.55，CAS登录号7447-40-7。
无色细长菱形或成一立方晶体，或白色结晶小颗粒粉末，外观如同食盐，无臭、味咸。密度：1.98g/mL，熔点770℃，沸点1420℃，闪点1500℃，水溶解性：342g/L（20℃），易溶于水、醚、甘油及碱类，微溶于乙醇，但不溶于无水乙醇。稳定性：稳定。与强氧化剂不相容，强酸。防潮。吸湿性。
	LD50：2600mg/kg（大鼠经口）

	36
	硼酸
	硼酸
	分子式：H3BO3；分子量：61.83；CAS登录号10043-35-3。
性状：白色结晶性粉末或无色鳞片状晶体，有滑腻感，无臭。微溶于冷水，易溶于热水，溶于甘油、乙醇，不溶于乙醚。熔点：170.9℃；沸点：300℃；密度：1.435g/cm3。
	LD50：2660mg/kg（大鼠经口）

	37
	4-氨基安替比林
	4-氨基安替比林
	分子式：C11H13N3O；分子量：203.24；CAS登录号83-07-8。
性状：白色至淡黄色结晶性粉末，无臭或微带特殊气味，微溶于冷水，易溶于热水，溶于乙醇、甲醇、氯仿，难溶于乙醚。熔点：109℃；密度：1.2g/cm3。与酚类化合物在氧化剂（如铁氰化钾）存在下生成红色醌类染料（用于酚类检测）；易被强氧化剂（如高锰酸钾）氧化，生成有色产物；可与醛类缩合生成希夫碱。
	LD50：800mg/kg（大鼠经口）

	38
	无水乙醇
	无水乙醇
	化学式：C2H6O，分子量：46.07，CAS登录号64-17-5；危规号：2568。
无色有透酒明香液味，极易挥发。密度：0.789g/mL，熔点-114.1℃，沸点78.29℃，闪点13℃，与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂。
	LD50：7060mg/kg（大鼠经口）

	39
	十水四硼酸钠
	十水四硼酸钠（硼砂）
	分子式：Na2B4O7·10H2O；分子量：381.37；CAS登录号1303-96-4。
性状：无色半透明结晶或白色颗粒/粉末，无臭，味咸而涩，在干燥空气中易风化（失去部分结晶水）。易溶于水，不溶于乙醇、乙醚。熔点：75℃；沸点：1575℃；密度：1.73g/cm3。
	LD50：4500mg/kg（大鼠经口）

	40
	二水合磷酸二氢钠
	二水合磷酸二氢钠
	分子式：NaH2PO4·2H2O；分子量：156.01；CAS登录号13472-35-0。
性状：无色或白色结晶性粉末，无臭，味咸，在空气中易吸湿。易溶于水，不溶于乙醇、乙醚。熔点：60℃；密度：1.91g/cm3。
	LD50：＞5000mg/kg（大鼠经口）

	41
	异丙醇
	异丙醇
	分子式：C3H8O；分子量：60.10；CAS登录号67-63-0；危规号：32064。
性状：无色透明液体，有类似乙醇的刺激性气味，易挥发。与水完全混溶，与乙醇、乙醚、氯仿混溶，能溶解多数有机化合物。熔点：-89.5℃；沸点：82.3℃；密度：0.785g/cm3，闪点：12℃。可被强氧化剂（如高锰酸钾）氧化生成丙酮；在酸性条件下脱水生成丙烯；与羧酸反应生成异丙酯；与卤化氢反应生成卤代丙烷。
	LD50：5045mg/kg（大鼠经口）

	42
	酒石酸钾钠
	酒石酸钾钠
	分子式C4H4KNaO6，分子量210.16，CAS登录号304-59-6。
无色至蓝白色正交晶系晶体，可溶于水，微溶于醇，味咸而凉，水溶液呈微碱性。比重1.79，pH值为6.8-8，密度1.79g/cm3，熔点70~80℃，沸点100℃，在热空气中稍有风化性。60℃开始失去部分结晶水。
	无毒

	43
	柠檬酸钠
	柠檬酸钠
	分子式：C6H5Na3O7；分子量：258.07；CAS登录号68-04-2。
性状：白色结晶性粉末或颗粒，无臭，味咸而凉，二水合物在干燥空气中易风化。易溶于水，不溶于乙醇。熔点：150℃；受热分解；密度：1.76g/cm3。与金属离子形成稳定可溶性络合物，用于抗凝血和食品添加剂。
	LD50：＞5000mg/kg（大鼠经口）

	44
	水杨酸钠
	水杨酸钠
	分子式：C7H5NaO3；分子量：160.11；CAS登录号54-21-7。
性状：白色结晶性粉末或鳞片状晶体，无臭或微带特殊气味，味微甜而后涩，遇光渐变色。易溶于水，溶于甘油、乙醇，微溶于氯仿。熔点：200℃；密度：1.40g/cm3。与三氯化铁反应显紫色（酚羟基特征反应）；加热至200℃以上分解生成苯酚和二氧化碳。
	LD50：930mg/kg（大鼠经口）

	45
	硝普钠
	硝普钠
	分子式：Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O；分子量：297.95；CAS登录号13755-38-9。
性状：红棕色结晶或粉末，无臭或微带苦杏仁气味，对光敏感，需避光保存。易溶于水，水溶液不稳定，渐分解，微溶于乙醇，不溶于乙醚。熔点：190℃；密度：1.72g/cm3。
	LD50：6mg/kg（大鼠静脉注射）

	46
	二氯异氰尿酸钠
	二氯异氰尿酸钠
	分子式：C3Cl2N3NaO3；分子量：219.95；CAS登录号2893-78-9；危规号：51078。
性状：白色结晶性粉末或颗粒，有刺激性氯气味，固体稳定性好，但遇水剧烈反应。易溶于水，不溶于乙醇、乙醚。熔点：225℃；密度：0.7g/cm3。遇水释放次氯酸和异氰尿酸，发挥消毒作用；强氧化剂，可氧化有机物。
	LD50：1670mg/kg（大鼠经口）

	47
	Na2-EDTA分析用标准溶液
	Na2-EDTA
	分子式：C10H14N2Na2O8·2H2O；分子量：336.21；CAS登录号139-33-3。
性状：白色结晶性粉末，无臭，微带酸味，二水合物在空气中易风化。易溶于水，几乎不溶于乙醇、乙醚。熔点：120℃；密度：1.46g/cm3。与强酸反应生成EDTA酸；可被强氧化剂（如高锰酸钾）氧化分解。
	LD50：2000mg/kg（大鼠经口）

	48
	水质浊度
	硫酸肼
	分子式：N2H4·H2SO；分子量：130.12；CAS登录号10034-93-2；危规号：61592。
性状：无色透明结晶或白色粉末，无臭，味酸，在空气中易吸湿。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。熔点：254℃；密度：1.37g/cm3。强还原剂，可还原金属离子；与高锰酸钾、过氧化氢等剧烈反应，可能引发爆炸；加热至250℃以上分解生成氮气、二氧化硫和水蒸气。
	LD50：60mg/kg（大鼠经口）

	49
	
	六次甲基四氨
	分子式：C6H12N4；分子量：140.19；CAS登录号100-97-0；危规号：41528。
性状：白色结晶性粉末或无色有光泽晶体，无臭，味初甜后苦，可燃，燃烧时产生无烟火焰。易溶于水，溶于乙醇、氯仿，微溶于乙醚。熔点：263℃；密度：1.27g/cm3。
	LD50：9200mg/kg（大鼠经口）

	50
	色度溶液标准物质
	氯铂酸钾
	分子式：K2PtCl6；分子量：485.99；CAS登录号16921-30-5。
性状：橙黄色结晶性粉末，无臭，有金属味，对光敏感，需避光保存。微溶于水，不溶于乙醇、乙醚。熔点：250℃；密度：3.50g/cm3。
	LD50：130mg/kg（大鼠经口）

	51
	
	氯化钴
	分子式：CoCl2；分子量：129.84；CAS登录号7646-79-9。
性状：蓝色结晶性粉末，无水物易吸湿变为六水合物。易溶于水，溶于乙醇、丙酮、甘油。熔点：740℃；沸点：1049℃；密度：3.36g/cm3。水溶液呈弱酸性；无水物吸水后由蓝变粉红。
	LD50：六水合物约80mg/kg（大鼠经口）

	52
	混合磷酸盐（pH标准）
	无水磷酸氢二钠
	分子式：Na2HPO4；分子量：141.96；CAS登录号7558-79-4。
性状：白色结晶性粉末，无臭，味咸，在空气中易吸湿。易溶于水，不溶于乙醇、乙醚。熔点：250℃；密度：1.52g/cm3。与磷酸二氢钠组成磷酸盐缓冲体系；与钙、镁等金属离子形成不溶性磷酸盐沉淀。
	LD50：＞5000mg/kg（大鼠经口）

	53
	铬黑T
	铬黑T
	分子式：C20H12N3NaO7S，分子量461.38，CAS登录号1787-61-7。
棕黑色粉末，溶于热水，冷却后成红棕色溶液，略溶于乙醇，微溶于丙酮。主要用作检验金属离子和水质测定。
	/

	54
	硫酸镁
	硫酸镁
	化学式：MgSO4，分子量120.3687，CAS登录号7487-88-9。
外观：无色或白色易风化的晶体或白色粉末，密度2.66g/mL，熔点：1124℃，闪点1124℃，水溶性25.5g/100mL（20℃），易溶于水，微溶于乙醇、甘油、乙醚，不溶于丙酮。
	LD50：45mg/kg（小鼠皮下）

	55
	氯化铵
	氯化铵
	化学式：NH4Cl，分子量：53.49，CAS登录号12125-02-9。
无色晶体或白色颗粒性粉末，密度1.527g/cm3，相对密度1.5274，熔点340℃，沸点520℃，水溶性：易溶。易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。
	LD50：2600mg/kg（大鼠口服）

	56
	氨水
	氨水
	化学式：NH3·H2O，分子量：35.045，CAS登录号1336-21-6；危规号：82503（含氨＞10%）。
无色透明且具有刺激性气味，氨的熔点-77.773 ℃，沸点-33.34℃，密度0.91g/cm3（25%），饱和蒸气压1.59kPa（20℃）。氨气易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，氨水由氨气通入水中制得。爆炸极限25%-29%。
	LD50：350mg/kg（大鼠经口）

	57
	二氯乙酸
	二氯乙酸
	分子式：C2H2Cl2O2；分子量：128.94；CAS登录号79-43-6；危规号：81605。
性状：无色透明液体，有刺激性酸味。与水完全混溶，与乙醇、乙醚、丙酮混溶。熔点：9.7℃；密度：1.563g/cm3。与碱中和生成盐；与醇类反应生成二氯乙酸酯；可被还原剂还原为二氯乙醇；加热至200℃以上分解生成光气、氯化氢等有毒气体。
	LD50：2820mg/kg（大鼠经口）

	58
	三氯乙酸
	三氯乙酸
	分子式：C2HCl3O2；分子量：163.38；CAS登录号76-03-9；危规号：81606。
性状：无色结晶（固体）或无色至微黄色液体（溶液），·有刺激性酸味，易潮解。极易溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮。熔点：57℃；沸点：196℃；密度：1.62g/cm3。与碱剧烈中和生成盐；加热至100℃以上分解生成氯仿和二氧化碳；生物化学中常用作蛋白质变性剂。
	LD50：3320mg/kg（大鼠经口）

	59
	水中硫酸盐-硫
（以S计）
	硫
	分子式：S8；分子量：256.52；CAS登录号7704-34-9；危规号：41501。
性状：黄色结晶或粉末，无臭，味淡，存在多种同素异形体。不溶于水，微溶于乙醇、乙醚，易溶于二硫化碳。熔点：112.8℃；沸点：444.6℃；密度：2.07g/cm3。与浓硝酸、浓硫酸反应被氧化为硫酸。
	LD50：＞5000mg/kg（大鼠经口）

	60
	乙腈
	乙腈
	分子式：C2H3N；分子量：41.05；CAS登录号75-05-8；危规号：32159。
性状：无色透明液体，有特殊醚样气味，易挥发。与水完全混溶，与乙醇、乙醚、丙酮混溶。熔点：-45.7℃；沸点：81.6℃；密度：0.786g/cm3。
	LD50：2730mg/kg（大鼠经口）


建设单位应按照药品、实验室检测药剂等相关管理规定，从人员资质、药品保存、保质及使用多环节，做好检测实验室的相关药品、实验室检测药剂等药事管理工作，防止药品、检测药剂外泄、流出污染外环境及人群健康。
2.4 设备清单
本项目主要设备情况见下表。
表2-4 项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	微波消解仪
	新仪TANKeco
	台
	1

	2
	石墨炉原子化器及原子吸收分光光度计
	岛津GFA-EX7i及
AA-6300C
	台
	1

	3
	电感耦合等离子体质谱仪
	铂金埃尔默NexION® 1000G
	台
	1

	4
	气相色谱仪
	安捷伦7890B
	台
	1

	5
	落地通风柜
	成都赛朗SL-TFG
	台
	8

	6
	全自动双通道原子荧光光度计
	北京海光AFS-230E
	台
	1

	7
	紫外可见分光光度计
	美谱达P5
	台
	1

	8
	全自动流动注射仪
	北京吉天iFIA7
	台
	1

	9
	离子色谱仪
	瑞士万通883
	台
	1

	10
	气相色谱仪
	安捷伦780B
	台
	1

	11
	纯水制备系统
	/
	台
	2

	12
	生物安全柜
	/
	台
	7

	13
	新风空调系统
	/
	套
	1


2.5 总平面布置
华宁县疾病预防控制中心位于云南省玉溪市华宁县东风路与松山路交叉路口，实验楼建成后，总平面布置为：入口位于松山路一侧，6F办公楼呈东西走向分布，4F的门诊楼北面与办公楼西面相接，门诊楼呈南北走向，应急物资、疫苗冷链综合储备库布位于门诊楼南面，拟建的实验楼置于门诊楼东面，设备用房位于项目区最南面，道路两侧辅以绿化。项目区内功能分区明确，布局合理。具体见附图4总平面布置图。
2.6 人员配置及工作制度
目前疾控中心内现有在职在编人员53人，编外人员5人，公益性岗位人员2人。本项目建成后，人员编制不增加，中心内无食堂及宿舍，员工均不在项目区食宿。年工作时间260天，每天工作8小时。
2.7 水平衡
项目改扩建后不新增人员，无新增人员生活用水，门诊及相关人员接待依托现有项目门诊大厅，无新增门诊病人生活污水，改扩建项目用水主要为综合实验楼用水，项目水平衡详见下图。
[image: ]

图2-5 改扩建项目水量平衡图   单位：m3/d


2.8 环保投资估算
项目总投资1500万，环保投资共计122万，占总投资的0.813%。详见下表。
表2-6 项目环保设施投资估算表     万元
	项目
	环保工程
	投资金额
	备注

	施工期
	废气
	运输加盖篷布、施工场地洒水，设置施工围挡
	0.5
	新增

	
	废水
	临时沉砂池1个，容积5m3
	0.4
	新增

	
	噪声
	施工场界围挡，1.8m高，200m长
	2.6
	新增

	
	固废
	固废收集及清运
	0.2
	新增

	运营期
	废气
	理化实验室
	有机废气：实验室通风柜密封收集+二级活性炭吸附+1根23m高排气筒排放（DA001）
	50
	新增

	
	
	
	酸性气体：实验室通风柜密封收集+碱液吸收+烟气干燥+二级活性炭吸附+1根23m高排气筒排放（DA001）
	
	

	
	
	微生物实验室
	①设置1套新风空调系统
②生物安全柜（含高效过滤器）+紫外消毒装置
	60
	新增

	
	废水
	实验室废水预处理：①酸碱废水经1m3的实验室废水预处理系统中和预处理；②含重金属废水经1m3的化学沉淀池预处理；③含氰废水经1m3的碱性氯化法破氰槽预处理；④微生物实验室废水经1m3次氯酸钠消毒池预处理。预处理后的各类废水最终汇入现有10m3/d废水处理站。
	8
	新增

	
	
	处理规模为10m3/d“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站
	/
	依托
现有

	
	
	1个9m3的化粪池
	/
	依托
现有

	
	噪声
	建筑结构隔声、设备减震措施，风机设置减震、消音措施，并设置于室内
	0.1
	新增

	
	固废
	垃圾收集桶，5个
	0.2
	新增

	总计
	122
	












	工艺流程和产排污环节
	[bookmark: _Toc221181285]2.9 施工期工艺流程及产污节点
施工期主要工艺流程及产污环节见下图。


图2-7 项目施工期工艺流程及产污节点图
2.10 运营期工艺流程及产污节点分析
拟建项目主要开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、检定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制等提供技术支撑。
疾控中心主要日常送检业务流程主要分为两种：送检样品送检；流调人员（工作人员）现场采集样品以及外来咨询人员到疾控中心进行现场检测（如核酸检测、艾滋病咨询检测等）。样品类型包括：水、食品、鼻咽拭子、大便和血液等，相关工作人员开始按待检项目进行生物实验检验。


图2-8 样品送检流程图


图2-9 实验人员现场采集样品送检流程图

图2-10 实验室化验产污环节示意图
1、生物实验工艺流程
各送检单位将样品送至收样暂存室，由工作人员接样，待任务下达实验室后，相关工作人员将样品送至各实验室，开始进行生物实验检验。
进行细菌检验时，先取样然后进行培养基制备，接种后再进行细菌分离培养，最后在仪器室对细节进行鉴定，出具结果后将实验过程的试验器皿、试验台进行清洗、消毒，并将多余样品、废培养基、培养皿等废弃物放置在特定容器内，在灭菌室灭菌后运送至危险废物暂存间，不留样。
进行病菌检验时，先取样然后根据病菌检验项目进行试剂的配置，再进行样品制备，对样品进行扩增后，对产物进行分析，出具结果后将实验过程的试验器皿、试验台进行清洗、消毒，并将多余样品、废产物等废弃物放置在特定容器内，在灭菌室灭菌后运送至危险废物暂存间，不留样。
主要污染物为颗粒物（病原微生物气溶胶），仪器清洗环节主要污染物为清洗废水和废培养基、废标本、废实验用品、多余样品等。


图2-11 生物实验流程及产污环节示意图
2、理化实验工艺流程
各送检单位将样品送至疾控中心，由工作人员接样；待任务下达实验室后，相关工作人员将样品送至实验室，开始进行理化实验检验。
进行实验前，对送检样品进行前处理（如通过强酸等消解）后经稀释得到样品溶液，使用标准物质配置标准溶液，溶液配置好后，通过原子吸收分光光度计、ICP-MS、气相色谱、液相色谱、离子色谱等仪器进行上机操作，出具结果（配置样品与使用标准溶液等质控手段进行结果对比）；最后对使用过的仪器、器皿和试验台进行清洁。
配制样品和标准溶液时主要污染物为试剂废气，实验环节主要污染物为检毕样品、废弃样品、酸碱废液、重金属废液、清洗废水、废实验用品等。


图2-12 理化实验流程及产污环节示意图
表2-13 污染物产排情况汇总表
	类别
	符号
	污染节点
	类型
	污染物
	治理措施

	废气
	G1
	理化实验室无机
废气
	有组织
	氨气
	实验室通风柜密封收集+二级活性炭吸附+1根23m高排气筒排放（DA001）

	
	G2
	
	
	NO2
	实验室通风柜密封收集+碱液吸收+烟气干燥+二级活性炭吸附+1根23m高排气筒排放（DA001）

	
	G3
	
	
	硫酸雾
	

	
	G4
	
	
	HCl
	

	
	G5
	理化实验室有机废气（以非甲烷总烃计）
	
	非甲烷总烃
	实验室通风柜密封收集+二级活性炭吸附+1根23m高排气筒排放（DA001）

	
	G6
	微生物实验室废气
	
	颗粒物（含细菌气溶胶团）
	生物安全柜（含高效过滤器）+紫外消毒装置

	
	G7
	药物及试剂异味
	无组织
	臭气浓度（异味）
	加强室内通风换气

	
	G8
	污水处理站臭气
	
	NH3
	污水处理站设置于地下一层，各处理设施池体加盖，合理布置安放地点，采用密闭方式

	
	G9
	
	
	H2S
	

	
	G10
	
	
	臭气浓度（异味）
	

	
	G11
	柴油发电机废气
	
	CnHm、CO、烟尘
	设置于单独的发电机房内，设置机械排风系统，烟气经自带过滤棉处理后，经抽排风系统由专用排烟管道引至室外无组织排放

	废水
	W1
	理化实验室废水
	/
	粪大肠菌群数、肠道致病菌、pH、COD、BOD、SS、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总余氯
	①酸碱废水经1m3的实验室废水预处理系统中和预处理；②含重金属废水经1m3的化学沉淀池预处理；③含氰废水经1m3的碱性氯化法破氰槽预处理；④微生物实验室废水经1m3次氯酸钠消毒池预处理。预处理后的各类废水最终汇入1座现有10m3/d废水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。

	
	W2
	微生物实验室
废水
	
	
	

	
	W3
	软水制备浓水
	
	溶解性总固体
	汇入1座现有10m3/d废水处理站，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂

	固体废物
	S1
	微生物实验室
	危险废物
	废培养基、废标本、废实验用品、多余样品
（HW01 841-001-01）
	分类收集经消毒灭菌后，暂存于医疗固废暂存间，定期交由玉溪兴洁垃圾处理有限公司处理

	
	S2
	理化实验室
	
	检毕样品、废弃样品、废实验用品、吸收废气碱液
[bookmark: OLE_LINK2]（HW01 841-004-01）
	单独收集密封暂存于医疗固废暂存间，定期交由玉溪兴洁垃圾处理有限公司处理

	
	S3
	活性炭
	
	废活性炭
（HW49 900-039-49）
	暂存于医疗固废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置

	
	S4
	生物安全柜高效过滤器
	
	废滤膜
（HW49 900-041-49）
	经消毒灭菌后，暂存于医疗固废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置

	
	S5
	实验室废水预处理设备
（化学沉淀池）
	
	含重金属废水预处理污泥
（HW49 772-006-49）
	经实验人员脱水后，暂存于医疗固废暂存间，脱水后定期交由有相应危废处置资质单位清运处置

	
	S6
	污水处理站
	
	污水处理站格栅渣（HW49 772-006-49）
	滤水后暂存于危废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置

	
	S7
	
	
	污水处理站污泥（HW49 772-006-49）
	经在污水处理站污泥池脱水后，废水回流自污水处理站调节池，脱水-消毒后的污泥定期交由有相应危废处置资质单位清运处置

	
	S8
	纯水制备系统
	一般固体废物
	废反渗透膜
	由供货商上门回收

	
	S9
	化粪池
	
	化粪池污泥
	定期委托环卫部门进行清掏处理











	与项目有关的原有环境污染问题
	2.11 现有项目基本情况
1、现有项目履行环境影响评价情况
现有构筑物原为云南玉溪交通运输集团公司所有，2004年1月18日华宁县人民政府进行收购，以华政复[2004]5号将收购的房产及地产整体划拨给华宁县疾病预防控制中心使用。因年代久远，2004年华宁县疾病预防控制中心无环评手续。2014年，华宁县疾病预防控制中心计划投资120万元建设“华宁县疾病预防控制中心应急物资、疫苗冷链综合储备库建设项目”。因此，建设单位于2014年10月16日委托中国科学院地球化学研究所编制《华宁县疾病预防控制中心应急物资、疫苗冷链综合储备库建设项目环境影响报告表》；于2015年1月5日取得华宁县环境保护局以华环审[2015]2号文件下发“关于华宁县疾病预防控制中心应急物资、疫苗冷链综合储备库建设项目环境影响报告表的批复”（详见附件10）。该环评及批复内容基本涵盖华宁县疾病预防控制中心现有项目基本情况以及相关环保措施要求。
2、竣工环境保护验收
现有项目已于2017年7月委托玉溪市红塔区环境监测站对“华宁县疾病预防控制中心应急物资、疫苗冷链综合储备库建设项目”进行竣工环境保护验收，并于2017年9月28日通过竣工环境保护验收。
3、排污许可证手续情况
现有项目已于2020年8月5日取得固定污染源排污登记回执，2025年9月23日进行了延续。
4、现有项目污染物实际排放总量
因现有项目排污许可类型为登记管理，在运营期间，现有项目未进行环境自行监测，因此，本环评在梳理建设单位提供的资料和《华宁县疾病预防控制中心应急物资、疫苗冷链综合储备库建设项目建设项目竣工环境保护验收监测表》以及现场调查、核算情况下，对现有项目污染物排放量进行梳理及核算，具体如下：
（1）现有项目水污染物产排情况
现有项目产生的废水主要是特殊医疗废水、普通医疗废水及生活污水。
①特殊医疗废水
疾控中心现有项目产生的特殊医疗废水主要有：实验室含病原菌、艾滋病菌废水，酸碱废液，含重金属废液。
实验室含病原菌、艾滋病菌废水经过高压灭菌器灭菌后与液体培养基、仪器清洗废水一并排入污水处理站；理化实验室酸碱溶液由检测部门中和预处理后排入污水处理站；含重金属废液经絮凝沉淀池预处理设施处理后，进入污水处理站处理。特殊废水产生量为0.103m3/d，25.8m3/a。
②普通医疗废水及生活污水
普通医疗废水及生活污水产生量为2.6m3/d，648.8m3/a。经1个5m3的化粪池处理后再排入6m3/d的污水处理站处理。水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂处理。
根据《华宁县疾病预防控制中心应急物资、疫苗冷链综合储备库建设项目竣工环境保护验收监测表》中数据，现有项目综合废水排放情况如下表：
表2-14 现有项目综合废水排放情况一览表
	序号
	排放口编号
	废水总排放量（t/a）
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	污染物排放量（t/d）

	1
	DW001
（废水总排口）
	674.6
	COD
	55
	0.035618

	2
	
	
	BOD5
	17.2
	0.0111387

	3
	
	
	SS
	7.8
	0.0050513

	4
	
	
	NH3-N
	12.6
	0.0081598

	5
	
	
	粪大肠菌群
	3
	0.0019428

	6
	
	
	总余氯
	8.52
	0.0055176

	7
	
	
	石油类
	0.06
	0.0000389

	8
	
	
	LAS
	0.12
	0.0000777

	9
	
	
	总氰化物
	0.001L
	≤0.0000007

	10
	
	
	挥发酚
	0.00065
	0.0000004

	11
	
	
	总汞
	0.0036
	0.0000023

	12
	
	
	总砷
	0.0002L
	≤0.0000001

	13
	
	
	总镉
	0.05L
	≤0.0000324

	14
	
	
	总铅
	0.2L
	≤0.0001295

	15
	
	
	总银
	0.03L
	≤0.0000194

	16
	
	
	总铬
	0.004L
	≤0.0000026

	17
	
	
	六价铬
	0.004L
	≤0.0000026


（2）现有项目大气污染物产排情况
①微生物实验含菌废气
微生物实验室病毒的分离、培养及鉴定，分子生物学检测，血清学检测等操作均在生物安全柜和负压罩中进行，由于项目微生物实验较少，产生的含有病原微生物的和有毒有害等废气量较小，现有项目产生的微生物实验含菌废气通过内置高效过滤器过滤后排放。
②理化实验室废气
现有理化实验过程中，各种化学试剂的挥发及各种试剂相互反应过程均会产生少量的气体，理化实验室内安装有排风换气系统，项目理化试验在通风柜内进行，产生的理化实验废气引至屋顶排气筒排放。根据项目实际运营中理化实验室药品及试剂的消耗量，计算得现有项目理化实验室废气量。
表2-15 现有项目理化实验室药品及试剂耗量一览表
	科室
	名称
	规格及年耗量
	来源

	理化实验室
	氢氧化钠
	500g/瓶×7瓶
	外购

	
	氨水
	500g/瓶×4瓶
	

	
	硝酸
	500g/瓶×7瓶
	

	
	硫酸
	500g/瓶×5瓶
	

	
	盐酸
	500g/瓶×7瓶
	

	
	三氯甲烷
	500g/瓶×5瓶
	

	
	乙醚
	500g/瓶×4瓶
	

	
	汞标准溶液
	20ml/支×2支
	市CDC下发

	
	镉标准溶液
	20ml/支×2支
	市CDC下发

	
	锌标准溶液
	20ml/支×2支
	市CDC下发

	
	碘化汞
	100g/瓶×14瓶
	市CDC下发


1）无机废气
根据现有项目理化实验室药品及试剂消耗情况，氨水、硝酸、硫酸、盐酸年消耗量分别为2kg/a、3.5kg/a、2.5kg/a、3.5kg/a。实验室所用的器具瓶口面积比较小，挥发产生的无机废气以氨气、NO2、硫雾、HCl计，现有项目氨气挥发量取试剂用量的5%、NO2挥发量取试剂用量的5%、硫雾挥发量取试剂用量的0.1%、HCl挥发量取试剂用量的10%，则现有项目无机废气排放量为：氨气：0.1kg/a、NO2：0.175kg/a、硫雾：0.003kg/a、HCl：0.35kg/a。
2）有机废气
现有项目具有挥发性的化学试剂有三氯甲烷和乙醚，仅少部分以有机废气（以非甲烷总烃计）的形式挥发，由于理化实验室所用器皿的敞口面积较小，挥发量取试剂用量的5%计，则现有项目有机废气（以非甲烷总烃计）排放量为0.225kg/a。
（3）现有项目噪声产排情况
现有项目噪声主要来源于通排风风机噪声、来访和就诊人员交流噪声、进出车辆噪声。根据现有项目验收监测结果可知，现有项目东、南、西、北4个厂界噪声测点昼间测值范围为46.2~53.1dB（A），夜间测值范围为40.2~43.6 dB（A），所有测点昼间、夜间测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准限值要求。
（4）现有项目固体废物产排情况
现有项目产生的固体废物主要包括：医疗固废（主要为理化实验室及微生物实验室废物）、特殊废水预处理污泥、污水处理设施产生的污泥、化粪池污泥及生活垃圾。
①医疗固废（主要为理化实验室及微生物实验室废物）
疾控中心医疗固废产生量为14.6kg/d，3.66t/a，医疗固废按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《医疗废物管理条例》要求进行贮存管理，暂存于3.5m2的医疗固废暂存间，由玉溪兴洁垃圾处理有限公司收运处置。
②特殊废水预处理污泥、污水处理设施产生的污泥和化粪池污泥
特殊废水预处理污泥、污水处理设施产生的污泥和化粪池污泥产生的污泥量为0.33t/a。污泥按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求进行管理和处置，由玉溪兴洁垃圾处理有限公司收运处置。
③生活垃圾
[bookmark: _GoBack]运营期中心生活垃圾产生量为7.45t/a，集中收集后交由华宁县环卫部门统一清运处置。
5、主要环境问题及整改措施
（1）现有项目存在的问题
现有项目已通过“三同时”环保竣工验收，项目运行至今，未发生环保投诉事件，各项环保措施正常运行。经现场踏勘，现有项目存在以下问题：
项目现有6m3/d污水处理站设施老化，管道、阀门等金属部件锈迹斑斑，密封性下降，设备能效低下，处理成本攀升。
（2）“以新带老”整改措施
建设单位于2025年10月30日在现有项目原厂址建设完成一个处理规模为10m3/d“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站。自该污水处理站建成后，现有6m3/d的污水处理站废止不再使用，现有项目及改扩建项目污水经预处理后均进入该污水处理站处理。

6、“三本账”核算
项目“三本账”核算情况详见表2-16。
表2-16  项目“三本账”核算一览表
	项目
分类
	污染物
名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）
	本项目
排放量（固体废物产生量）
	以新带老削减量
（新建项目不填）
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）
	变化量

	废气
	氨气
	0.1kg/a
	0.0142kg/a
	
	0.1142kg/a
	0.0142kg/a

	
	NO2
	0.175kg/a
	0.0268kg/a
	
	0.2018kg/a
	0.0268kg/a

	
	硫酸雾
	0.003kg/a
	0.00007kg/a
	
	0.00307kg/a
	0.00007kg/a

	
	HCl
	0.35kg/a
	0.0151kg/a
	
	0.3651kg/a
	0.0151kg/a

	
	非甲烷总烃
	0.225kg/a
	0.0552kg/a
	
	0.2802kg/a
	0.0552kg/a

	废水
	排放量
	674.6t/a
	128t/a
	
	802.6t/a
	128t/a

	
	pH(无量纲)
	6-9
	6-9
	
	6-9
	/

	
	COD
	0.035618t/a
	0.00704t/a
	
	0.042658t/a
	0.00704t/a

	
	BOD5
	0.0111387t/a
	0.0022016t/a
	
	0.0133403t/a
	0.0022016t/a

	
	SS
	0.0050513t/a
	0.0009984t/a
	
	0.0060497t/a
	0.0009984t/a

	
	NH3-N
	0.0081598t/a
	0.0016128t/a
	
	0.0097726t/a
	0.0016128t/a

	
	粪大肠菌群
	0.0019428t/a
	0.000384t/a
	
	0.0023268t/a
	0.000384t/a

	
	总余氯
	0.0055176t/a
	0.00109056t/a
	
	0.00660816t/a
	0.00109056t/a

	
	石油类
	0.0000389t/a
	0.00000768t/a
	
	0.00004658t/a
	0.00000768t/a

	
	LAS
	0.0000777t/a
	0.00001536t/a
	
	0.00009306t/a
	0.00001536t/a

	
	总氰
化物
	0.0000007t/a
	0.0000001t/a
	
	0.0000008t/a
	0.0000001t/a

	
	挥发酚
	0.0000004t/a
	0.00000008t/a
	
	0.00000048t/a
	0.00000008t/a

	
	总汞
	0.0000023t/a
	0.00000046t/a
	
	0.00000276t/a
	0.00000046t/a

	
	总砷
	0.0000001t/a
	0.00000003t/a
	
	0.00000013t/a
	0.00000003t/a

	
	总镉
	0.0000324t/a
	0.0000064t/a
	
	0.0000388t/a
	0.0000064t/a

	
	总铅
	0.0001295t/a
	0.0000256t/a
	
	0.0001551t/a
	0.0000256t/a

	
	总银
	0.0000194t/a
	0.0000038t/a
	
	0.0000232t/a
	0.0000038t/a

	
	总铬
	0.0000026t/a
	0.0000005t/a
	
	0.0000031t/a
	0.0000005t/a

	
	六价铬
	0.0000026t/a
	0.0000005t/a
	
	0.0000031t/a
	0.0000005t/a

	危险
废物
	医疗
固废
	3.66t/a
	/
	
	5.46t/a
	/

	
	微生物
实验室危废
	
	1t/a
	
	
	1t/a

	
	理化
实验室危废
	
	0.8t/a
	
	
	0.8t/a

	
	废活
性炭
	/
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	废滤膜
	/
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	0.2t/a

	
	含重金属污泥
	0.33t/a
	0.01t/a
	
	0.3628t/a
	0.0328t/a

	
	污水处理站格栅渣
	
	0.01t/a
	
	
	

	
	污水处理站
污泥
	
	0.0128t/a
	
	
	

	一般工业固废
	废反渗透膜
	/
	0.5t/a
	
	0.5t/a
	0.5t/a

	
	化粪池污泥
	0.064t/a
	/
	
	0.064t/a
	0

	生活
垃圾
	生活
垃圾
	7.45t/a
	/
	
	7.45t/a
	0





















[bookmark: _Toc221181286]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1 区域环境质量现状
3.1.1 环境空气质量现状
1、环境空气功能区划及执行标准
项目位于云南省玉溪市华宁县东风路与松山路交叉路口，根据大气环境功能区划，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
2、环境空气质量现状
本次引用生态环境部门在本项目东南侧723m处华宁县宁州镇示范小学设置的环境空气质量自动监测站2024年的六项基本污染物监测数据进行评价，监测数据统计如下：
表3-1 区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（µg/m3）
	标准值（µg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	12.76
	60
	21.27 
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	34
	150
	22.67 
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	16.41
	40
	41.03 
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	25
	80
	31.25 
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	30.84
	60
	44.06 
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	63
	120
	52.5 
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	19.63
	30
	65.4 
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	42
	60
	70.0 
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	959
	4000
	23.98 
	达标

	O3
	8h平均第90百分位数
	124
	160
	77.50 
	达标

	备注：华宁第一小学，坐标：经度 102.924722094，纬度 24.197785669


从监测数据来看，区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，因此项目所在地为达标区。
3.1.2 地表水环境质量现状
1、周边地表水功能区划及执行标准
项目区最近地表径流为项目区西北侧643m处的白龙河，白龙河下游汇入龙洞河，龙洞河进入曲江，最终进入南盘江。根据《云南省水功能区划》（2014年版），项目区地表水属于珠江流域南盘江干流曲江支流峨山小街-入南盘江口河段，水功能区划为农业用水、工业用水，2030年水质保护目标为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准限值如下所示。
表3-2 地表水环境质量标准   单位：mg/L（pH无量纲）
	序号
	项目
	Ⅲ类标准

	1
	pH值（无量纲）
	6~9

	2
	溶解氧   ≥
	5

	3
	高锰酸钾指数   ≤
	6

	4
	COD   ≤
	20

	5
	BOD5   ≤
	4

	6
	NH3-N   ≤
	1.0

	7
	总磷   ≤
	0.2

	8
	总氮   ≤
	1.0

	9
	铜   ≤
	1.0

	10
	锌   ≤
	1.0

	11
	氟化物   ≤
	1.0

	12
	硒   ≤
	0.01

	13
	砷   ≤
	0.05

	14
	汞   ≤
	0.0001

	15
	镉   ≤
	0.005

	16
	铬   ≤
	0.05

	17
	铅   ≤
	0.05

	18
	氰化物   ≤
	0.2

	19
	挥发酚   ≤
	0.005

	20
	石油类   ≤
	0.05

	21
	阴离子表面活性剂   ≤
	0.2

	22
	硫化物   ≤
	0.2

	23
	粪大肠菌群（个/L）   ≤
	10000


2、地表水环境质量现状
因白龙河水质例行监测数据涉密，本项目水环境保护目标白龙河地表水环境质量现状评价引用已批复的《华宁县白塔山陶器厂年产900万件建筑陶器项目环境影响报告表》中关于白龙河水质的评价结论，该结论为：“本项目2025年8月20日向玉溪市生态环境局申请调用白龙河2023-2024年现状监测数据（涉密），文本不公示数据，根据玉溪市生态环境局提供的数据，白龙河水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，受上游生活源（普沼村）污染，化学需氧量和总磷超《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。”
3.1.3 声环境质量现状
1、声环境功能区划及执行标准
本项目位于云南省玉溪市华宁县东风路与松山路交叉路口，根据《云南省华宁县城市声环境功能区划分修编》（2025~2035年）结果：
（1） 项目占地范围、项目周边声环境保护目标菜园村、祭祀坛声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；
（2） 项目周边声环境保护目标甸尾村、城关1队声环境功能区划为1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；
（3） 项目区东侧紧邻东风路、北侧紧邻松山路，临路一侧1类区15m±5m、2类区30±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准，如临街第一排建筑物高于3层，则临街第一排建筑物执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准。
2、声环境质量现状
为了解项目区域的声环境质量现状，建设单位委托云南厚望环保科技有限公司于2025年01月13日对项目区西北面和西南面的声保护目标开展现状监测，监测结果和噪声监测布点图如下：         
[image: ]
图3-6 环境噪声监测布点图
表3-5  环境噪声现状监测结果   单位：dB（A）
	检测日期
	检测点位
	监测时段
	监测值
	标准值
	达标情况
	执行
标准

	2025.1.13
	N1城关1队
	昼间
	54
	55
	达标
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

	
	
	夜间
	44
	45
	达标
	

	
	N2花蕾幼儿园
	昼间
	54
	55
	达标
	

	
	
	夜间
	45
	45
	达标
	

	
	N3菜园村
	昼间
	52
	60
	达标
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	
	
	夜间
	42
	50
	达标
	


根据上表可知，项目声环境保护目标声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类标准要求。
3.1.4 生态环境现状
项目所在区域为城市建成区，随着城市建设的发展及人类生产、生活的影响，目前项目所在区域内已无天然植被分布，评价区域地表主要为人工建设的建筑物及水泥道路，区域地表植被主要为人工种植的绿化树种、景观树种及绿化草皮，植物种类不多，地表植被覆盖率较低，生物多样性差。项目用地范围内无国家规定保护的珍稀濒危野生动植物。

	环境
保护
目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（后文简称“指南”），确定本次项目主要环境保护目标如下：
1、环境空气保护目标
根据项目周边环境情况，项目厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区，项目大气环境保护目标主要为项目厂界外围500m范围内的居住区、文化区和农村地区等人群较集中的区域。环境空气保护目标按照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准进行保护。
2、声环境保护目标
根据现场踏勘，项目声环境保护目标为项目厂界外50m范围内的居民区，声环境保护按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类及2类区标准进行保护。
3、生态环境保护目标
本项目用地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区及古树名木，也未发现国家、省重点保护的野生动物等种类分布。没有生态环境保护目标。
项目环境保护目标见下表：
表3-7 环境空气保护目标
	名称
	坐标/m（以扩建后疾控中心南角为坐标原点）
	保护
对象
	保护
内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	菜园村
	-26.28
	82.27
	居民区
	约108人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级
	东
	15

	祭祀坛
	-100.63
	79.1
	居民区
	约386人
	
	西
	8

	甸尾村
	-50.25
	120.46
	居民区
	约300人
	
	北
	22

	城关
1队
	-106.42
	130.63
	行政办公区
	行政办公人员
	
	西北
	30

	花蕾幼儿园
	-156.85
	127.09
	学校
	学校学生
	
	西北
	70

	爱心幼儿园
	361.03
	-25.19
	学校
	学校学生
	
	东
	353

	小燕子艺术幼儿园
	149.14
	-148.92
	学校
	学校学生
	
	东南
	190

	水阁
小区
	99.81
	-166.92
	居民
	约500人
	
	东南
	167

	华宁县教师进修学校
	-12.96
	233.82
	学校
	学校学生
	
	北
	125

	宁州镇社区卫生服务中心
	-209.45
	127.32
	医院
	医院环境
	
	西北
	135

	华宁县政府
	-433.63
	212.28
	行政
办公
	行政办公人员
	
	西北
	360

	华宁县文化馆
	-448.37
	90.96
	行政
办公
	行政办公人员
	
	西
	358

	华宁县住房和城乡建设局
	-303.42
	-148.78
	行政
办公
	行政办公人员
	
	西南
	315

	城关社区居民监督委员会
	-296.62
	-179.54
	行政
办公
	行政办公人员
	
	西南
	333

	华宁县医疗保障局
	-157.01
	-180.95
	行政
办公
	行政办公人员
	
	西南
	240

	宁州街道林业工作站
	-163.39
	-160.4
	行政
办公
	行政办公人员
	
	西南
	225


表3-8 声环境保护目标调查表
	序号
	声环境保护目标名称
	空间相对位置/m
（以扩建后疾控中心南角为坐标原点）
	距厂界最近距离/m
	方位
	执行标准

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	菜园村
	-26.28
	82.27
	1
	15
	东
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	2
	祭祀
坛村
	-100.63
	79.1
	1
	8
	西
	

	3
	甸尾村
	-50.25
	120.46
	1
	22
	北
	

	4
	城关
1队
	-106.42
	130.63
	1
	30
	西北
	


表3-9 地表水环境保护目标
	保护目标
	名称
	保护
对象
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m
	功能区标准

	地表水环境
	白龙河
	地表水
	西北
	643
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	龙洞河
	
	东南
	890
	





	污染
物排
放控
制标
准
	3.2.1废气
1、施工期
本项目建设施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
表3-10 施工期大气污染物排放限值
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度(mg/m3)

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


2、运营期
（1）DA001排气筒执行标准
DA001排气筒排出的二氧化氮、硫酸雾、氯化氢及有机废气（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，氨气及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。
表3-11  大气污染物综合排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率kg/h

	
	
	排气筒高度m
	二级
	严格50%

	氮氧化物（本项目污染物为NO2）
	240
	23
	2.23
	1.115

	氯化氢
	100
	23
	0.721
	0.3605

	硫酸雾
	45
	23
	4.46
	2.23

	非甲烷总烃
	120
	23
	27.8
	13.9

	注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）第7.4条“新污染源的排气筒一般不应低于15m”和第7.1条“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑物5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”。本项目设置1根排气筒，排气筒高度为23m，由内插法计算得各污染物在23m高的最高允许排放速率。对照现场情况，本项目排气筒高度不能达到高出周围200m半径范围的建筑物5m以上，因此排放速率标准值严格50%执行。


表3-12 恶臭污染物排放标准
	控制项目
	排气筒高度/m
	排放量kg/h

	氨
	23
	14

	臭气浓度
	23
	6000（无量纲）

	注：根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）第6.1.2条“凡在表2所列两种高度之间的排气简，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度。”本项目排气筒高度23m，采用四舍五入方法，其排放量按25m排气筒高度计。


（2）微生物实验室废气颗粒物（含细菌气溶胶团）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。
（3）污水处理站产生的无组织氨、硫化氢、臭气浓度等污染因子执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。

表3-13 恶臭污染物排放标准
	序号
	控制项目
	标准值

	1
	氨（mg/m3）
	1.5

	2
	硫化氢（mg/m3）
	0.06

	3
	臭气浓度（无量纲）
	20


3.2.2 废水
本项目为疾控中心实验室，产生的废水污染物与医疗机构类似，废水排放标准参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年第1号修改单）执行。
实验室废水预处理：①酸碱废水经1m3的实验室废水预处理系统中和预处理；②含重金属废水经1m3的化学沉淀池预处理，预处理设施排放口达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年第1号修改单）中重金属等第一类水污染物排放标准限值要求；③含氰废水经1m3的碱性氯化法破氰槽预处理；④微生物实验室废水经1m3次氯酸钠消毒池预处理。
预处理后的各类废水最终汇入现有10m3/d废水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年第1号修改单）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂处理。
表3-14  综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）
	序号
	控制项目
	预处理标准

	1
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	5000

	2
	肠道致病菌
	/

	3
	肠道病毒
	/

	4
	pH
	6~9

	5
	COD（mg/L）
	250

	6
	BOD（mg/L）
	100

	7
	SS（mg/L）
	60

	8
	氨氮（mg/L）
	/

	9
	动植物油（mg/L）
	20

	10
	石油类（mg/L）
	20

	11
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	10

	12
	色度（稀释倍数）
	/

	13
	挥发酚（mg/L）
	1.0

	14
	总氰化物（mg/L）
	0.5

	15
	总汞（mg/L）
	0.05

	16
	总镉（mg/L）
	0.1

	17
	总铬（mg/L）
	1.5

	18
	六价铬（mg/L）
	0.5

	19
	总砷（mg/L）
	0.5

	20
	总铅（mg/L）
	1.0

	21
	总银（mg/L）
	0.5

	22
	总余氯（1）（2）（mg/L）
	/

	注：（1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：
排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/L。
预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mgL。
（2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。
（3）本项目无放射性废水，故对总α、总β不做要求。


3.2.3 噪声
1、施工期
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值，具体见下表。
表3-15 建筑施工噪声排放标准   单位：dB(A)
	昼间
	夜间

	70
	55


2、运营期
项目夜间不运营，项目运营期厂界西侧、南侧昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，厂界东侧、北侧昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表2中的4类标准，具体标准限值见下表。
表3-16  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)
	厂界外声环境功能区类别
	时段（昼间）
	监测点位

	2类
	60
	厂界西侧、南侧

	4类
	70
	厂界东侧、北侧


3.2.4 固废
1、医疗废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）及《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的相关要求执行。
2、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（2022年版）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的有关要求。
3、医疗废物贮存、转运执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）及其修改单。
4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。

	总量控制指标
	1、 废气
VOCs（以非甲烷总烃计）：0.0552kg/a。
2、 废水
项目各类废水分类收集，分质预处理使重金属等第一类水污染物达标后，进入1座处理规模为10m3/d“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年第1号修改单）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。废水纳入华宁县污水处理厂总量控制指标，故本项目不设废水总量控制指标。
3、 固废
处置率100%。
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主要生态环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措施
	4.1 施工期环境保护措施
4.1.1 大气环境保护措施
本项目在基础施工和主体工程过程中将产生一定量的扬尘，装饰工程会挥发出对环境产生污染的有机气体。建议施工期采取以下措施：
1、对施工场地、入场道路进行定期洒水降尘；一天洒水不少于两次，大风天气加大频次；
2、设置施工围挡，施工公示牌，并在施工围挡上设施喷淋降尘措施；
3、车辆进行篷布遮盖、控制车速等措施后，能够减少施工期产生的废气对周围大气环境的影响；
4、加强室内通风换气，油漆作业结束后，应每天进行通风换气一至二个月后使用。
4.1.2 水环境保护措施
施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。施工人员高峰期为10人/d，产生生活污水量约为0.16m3/d，生活污水排入现有化粪池和污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂处理。施工废水主要来源于基础施工时地基的开挖产生基坑涌水、建筑时砂石料冲洗及混凝土养护、进出场车辆设备清洗废水等施工过程，项目施工产生的污水中不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大，因此修建临时沉砂池，施工废水经1个5m³的临时沉砂池沉淀后回用于施工。
4.1.3 声环境保护措施
施工期噪声强度低，具有时效性，对环境存在一定的影响。为降低施工期间的噪声影响，建议施工期采取以下措施：
1、施工场地合理布局，高噪声作业点布置在靠道路一侧，远离现有项目，设置施工围墙，有效利用噪声传播过程中的衰减作用；
2、合理安排施工时间，禁止夜间施工；
3、施工器械选用低噪声设备，并做好设备的保养、维护工作等措施降低施工噪声对周围环境的影响。
4.1.4 固体废物处置措施
施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、装修垃圾、废弃包装和施工人员产生的生活垃圾。建议采取以下措施：
1、产生的土石方、废混凝土块等建筑垃圾用于项目区内土石方平衡资源利用，利用不了的建筑垃圾、装修垃圾和废弃包装分类收集后，能回收的回收利用，不能回收的运至城建部门指定地点堆放；
2、生活垃圾集中收集后交由华宁县环卫部门统一清运处置。

	运营
期环
境影
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保护措施
	4.2 运营期环境保护措施
4.2.1 大气环境影响和保护措施
1、废气产排情况核算
根据项目运营期产污环节分析，运营大气污染物产生及排放情况详见下表：
表4-1 本项目废气产排情况一览表
	污染物
种类
	原料年使用量kg/a
	产污系数
	污染物产生量kg/a
	排
放
形
式
	治理
设施
	处理
效率
%
	污染物
排放量
kg/a
	污染物
排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	无机废气
	氨气(G1)
	0.391
	5%
	0.0196
	有
组
织
	实验室通风柜密封收集+二级活性炭吸附+1根23m高排气筒排放（DA001）
	二级活性炭吸附处理效率27.75%
	0.0142
	0.0000284
	0.003787

	
	NO2
(G2)
	6.345
	5%
	0.3173
	
	实验室通风柜密封收集+碱液吸收+烟气干燥+二级活性炭吸附+1根23m高排气筒排放（DA001）
	碱液吸收处理效率88.3%、二级活性炭吸附处理效率27.75%
	0.0268
	0.0000536
	0.007147

	
	硫酸雾(G3)
	0.758
	0.1%
	0.0008
	
	
	
	0.00007
	0.00000014
	0.004027

	
	HCl
(G4)
	1.782
	10%
	0.1782
	
	
	
	0.0151
	0.0000302
	0.004027

	有机废气（以非甲烷总烃计）(G5)
	1.528
	5%
	0.0764
	
	实验室通风柜密封收集+二级活性炭吸附+1根23m高排气筒排放（DA001）
	二级活性炭吸附处理效率27.75%
	0.0552
	0.00011
	0.0244

	微生物实验室废气(G6)
	颗粒物（含细菌气溶胶团）
	/
	/
	无组织
	生物安全柜（含高效过滤器）+紫外消毒装置
	99.99%
	不得
检出
	/
	/

	药物及试剂异味(G7)
	/
	/
	/
	
	加强室内通风换气
	/
	/
	/
	/

	污水处理站臭气
	NH3(G8)
	7.936
	/
	0.0246
	
	污水处理站设置于地下一层，各处理设施池体加盖，合理布置安放地点，采用密闭方式
	/
	0.0246
	/
	/

	
	H2S
(G9)
	
	/
	0.0009
	
	
	/
	0.0009
	/
	/

	
	臭气浓度(G10)
	
	/
	/
	
	
	/
	/
	/
	/

	柴油发电机废气（G11）
	/
	/
	/
	
	设置于单独的发电机房内，设置机械排风系统，烟气经自带过滤棉处理后，经抽排风系统由专用排烟管道引至楼顶无组织排放
	/
	/
	/
	/


2、计算过程简述
（1）实验室废气
1）理化实验室废气
理化实验室在检测化验、配制溶液时会产生少量的废气，主要污染物为氨气、酸雾及有机溶剂挥发性气体，酸雾主要为盐酸、硝酸、硫酸等易挥发性的酸试剂，有机溶剂挥发气体污染物主要为甲醇、三溴甲烷、二溴一氯甲烷、一溴二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、正己烷、丙酮、苯酚、无水乙醇、异丙醇、乙腈。
本项目实验室内设置通风柜，理化实验室产生氨气、酸雾和非甲烷总烃的操作将全部在通风柜内进行，产生的氨气和非甲烷总烃经实验室通风柜密封收集+二级活性炭吸附处理、产生的酸雾采用实验室通风柜密封收集+碱液吸收+烟气干燥+二级活性炭吸附处理达标后，通过机械强制抽风进入专用管道，引至楼顶排气筒（DA001）排放。
①无机废气
本项目在理化实验过程中，会使用硝酸、盐酸、硫酸等易挥发性酸和氨水。对于上述挥发性物质，需在通风柜内进行，以便氨气和酸雾能够及时的排出实验室，避免对人体健康造成危害。实验产生的氨气采用二级活性炭吸附（根据《主要污染物总量减排核算计算指南（2022年）》中一次活性炭效率为15%，因此，本项目二级活性炭吸附效率为27.75%）、酸雾采用碱液吸收（根据《不同喷淋吸收液对分布式实验室预处理酸性废气脱除系统效果的影响与分析》中碱喷淋液脱除效率最低为88.3%，因此，本项目碱液吸收脱除效率取88.3%）+烟气干燥+二级活性炭吸附（处理效率27.75%）后，通过强制抽风进入专用管道，引至楼顶排气筒（DA001）排放。根据项目物料消耗情况，本项目氨水（密度0.91g/cm3）、硝酸（密度1.41g/cm3）、硫酸（密度1.84g/cm3）、盐酸（密度1.18g/cm3）年使用量分别为430ml（0.391kg/a）、4500ml（6.345kg/a）、412ml（0.758kg/a）、1510ml（1.782kg/a）。实验室所用的器具瓶口面积比较小，挥发产生的无机废气以氨气、NO2、硫酸雾、HCl计，根据经验数据，在实验条件下，化学试剂的挥发量一般在0.1%~10%，本次评价氨气挥发量取试剂用量的5%、NO2挥发量取试剂用量的5%、硫酸雾挥发量取试剂用量的0.1%、HCl挥发量取试剂用量的10%。根据建设单位提供的资料，实验室年工作50天，平均每天操作时间约10h，则实验室操作时间为500h。项目实验室产生氨气和酸雾的操作在固定的5台通风柜内进行，每台通风柜抽风量为1500m3/h，则抽风总量为7500m3/h。本项目氨气和酸雾产生及排放情况见下表。
表4-2 项目运营期无机废气产生及排放情况
	废气
	污染因子
	风量m3/h
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	
	
	
	
	有组织

	
	
	
	总产生量kg/a
	总产生
速率kg/h
	处理效率%
	排放量kg/a
	排放
速率kg/h
	排放浓度
mg/m3

	无机废气
	氨气
	7500
	0.0196
	0.0000392
	二级活性炭吸附处理效率27.75%
	0.0142
	0.0000284
	0.003787

	
	NO2
	
	0.3173
	0.0006346
	碱液吸收处理效率88.3%+二级活性炭吸附处理效率27.75%
	0.0268
	0.0000536
	0.007147

	
	硫酸雾
	
	0.0008
	0.0000016
	
	0.00007
	0.00000014
	0.004027

	
	HCl
	
	0.1782
	0.0003564
	
	0.0151
	0.0000302
	0.004027


②有机废气（以非甲烷总烃计）
本项目设计的理化实验室使用化学试剂种类较多，但总体用量不大，其中具有挥发性的化学试剂有甲醇中三溴甲烷、甲醇中二溴一氯甲烷、甲醇中一溴二氯甲烷、甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混标、正己烷中8种有机氯农药混标、丙酮、苯酚、无水乙醇、异丙醇、乙腈，以上有机溶剂一般是作为萃取液用于提纯，使用完毕后大部分作为废液经预处理后排入污水处理站处理，仅少部分以有机废气（以非甲烷总烃计）的形式挥发。
由于理化实验室所用器皿的敞口面积较小，根据实验室经验及有机试剂的理化性质，有机试剂的挥发量一般在1%~10%，本项目以5%计算，则有机试剂约95%进入废液，各有机试剂年使用量及挥发量如下表。
表4-3 理化实验室有机试剂的物料平衡情况表
	序号
	有机试剂
	年用量
ml
	相对密度g/cm3
	年使用量kg/a
	进入废液kg/a
	废气挥发量kg/a

	1
	甲醇中三溴甲烷
	6
	0.791
	0.004746
	0.004509
	0.0002373

	2
	甲醇中二溴一氯甲烷
	6
	0.791
	0.004746
	0.004509
	0.0002373

	3
	甲醇中一溴二氯甲烷
	6
	0.792
	0.004752
	0.004514
	0.0002376

	4
	甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混标
	4
	0.791
	0.003164
	0.003006
	0.0001582

	5
	正己烷中8种有机氯农药混标
	2
	0.659
	0.001318
	0.001252
	0.0000659

	6
	丙酮
	300
	0.8
	0.24
	0.228
	0.012

	7
	苯酚
	10
	1.07
	0.0107
	0.010165
	0.000535

	8
	无水乙醇
	400
	0.789
	0.3156
	0.29982
	0.01578

	9
	异丙醇
	200
	0.785
	0.157
	0.14915
	0.00785

	10
	乙腈
	1000
	0.786
	0.786
	0.7467
	0.0393

	11
	合计
	1934
	/
	1.528026
	1.4516247
	0.0764013


综上，项目有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.0764kg/a，经固定3台实验室通风柜密封收集，采用二级活性炭吸附（处理效率27.75%）后，通过强制抽风进入专用管道，引至楼顶排气筒（DA001）排放，则有组织废气排放量为0.0552kg/a，理化实验室有机废气（以非甲烷总烃计）排放情况见下表。
表4-4 理化实验室有机试剂挥发量产排情况
	污染物
	排放方式
	排气筒高度m
	产生量kg/a
	处理措施
	排放量kg/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	非甲烷总烃
	有组织（DA001）
	23
	0.0764
	经固定3台实验室通风柜密封收集（总风量4500m3/h），通过强制抽风进入专用管道，引至楼顶排气筒（DA001）排放
	0.0552
	0.00011
	0.0244


2）微生物实验室废气
微生物实验室检测、实验过程中，废气颗粒物（含细菌气溶胶团）可能含传染性的细菌和病毒。考虑到实验室均为独立实验室，为避免空气交叉传染，微生物实验室独立设置新风空调系统，微生物实验室采用定风量送风和定风量排风。通过控制实验室不同区域送、排风风量，保持实验室各区域维持一定的压差，从而保证实验室内气流按照“清洁区→半污染区→污染区→高效过滤器→紫外消毒装置→排空”的方向流动。
本次疾控中心微生物实验室级别为二级实验室，根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）表5.1.4生物安全实验室选用生物安全柜的原则，本次项目选用II级生物安全柜。
生物安全柜中空气压力低于实验室内的压力，以保证生物安全柜中的气体不会向实验室中泄露，生物安全柜中安装微压差传感器及高效空气过滤器，柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，几乎杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸，可能含有病原微生物的气溶胶只能经高效过滤器，安全柜内置的高效过滤器对粒径0.5µm以上的气溶胶去除效率达到99.99%，排气中几乎不含病原微生物气溶胶。废气经生物安全柜高效过滤器处理后，空气在生物实验室内循环，不外排。此外，实验室内部还设置了辅助消毒装置，紫外线消毒，切断病原微生物的传播途径，确保实验室环境的安全。
（2）药物及试剂异味
各种药品及试剂气味散发量很小且分散于各楼层，通过加强室内通风换气，保持楼内药物及试剂储藏间良好的通风性，药物及试剂异味（臭气浓度）对项目区及周围环境影响不大。
（3）污水处理站臭气
项目污水处理站在运行过程中会产生恶臭气体，恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质。恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。污水处理站产生的恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，主要成份为氨气和硫化氢。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，约产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据4.2.2地表水水环境影响和保护措施中“污染物源强核算”可知，本项目污水处理站削减BOD5的量为0.007936t/a，则NH3和H2S产生量分别为0.0000246t/a和0.0000009t/a。
本项目依托现有设置于地下一层的1个10m3/d“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站，所有处理设备均加盖密闭，加强污水处理站的运行操作管理，污泥要及时外运，防止恶臭形成。
项目针对污水处理站废气拟采取的措施有：
①污水处理站各处理设施池体加盖，对产生臭气的设施合理布置安放地点，尽量采用密闭方式；
②疾控中心的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污染物淤积腐败产生臭气；
③可向污水处理站投加除臭剂。
通过上述防治措施处理后，恶臭能得到有效控制，治理措施可行。
（4）柴油发电机废气
为保证消防设备、应急照明及重要场所的供电可靠性，本项目设置1台200kW的柴油发电机作为备用电源。柴油发电机仅在市政电网停电时启用，使用频次较低，单次使用时间短，采用轻质柴油为燃料。柴油发电机在运行过程中将排放一定量的烟气，主要污染物为CH、CO、烟尘等。但由于使用时间不长，一年使用频次仅2-4次，故烟气排放量不大，为无组织排放。
备用发电机设置于单独的发电机房内，设置机械排风系统，烟气经自带过滤棉处理后，经抽排风系统由专用排烟管道引至室外无组织排放，由排风管道引至楼顶无组织排放，排放口避开居民区等关心点。
3、非正常排放情况
非正常排放主要指非正常工况及污染治理设施故障等情况下污染物的排放。本次评价非正常情况考虑碱液完全消耗和活性炭更换不及时情况下，不能有效处理产生的废气（本次环评非正常排放下源强按污染物去除率的0%统计），则非正常排放主要大气污染物排放情况见下表：
表4-5 废气非正常工况排放量核算表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常
排放量
kg/a
	非正常排放速率kg/h
	非正常排放浓度
mg/m3
	单次持续时间
/h
	应对措施

	无机废气
	碱液完全消耗和活性炭更换不及时
	氨气
	0.0196
	0.0000392
	0.00523
	1
	停止生产，立即检修。做好日常养护，降低发生频次。

	
	
	NO2
	0.3173
	0.0006346
	0.08461
	1
	

	
	
	硫酸雾
	0.0008
	0.0000016
	0.00021
	1
	

	
	
	HCl
	0.1782
	0.0003564
	0.04752
	1
	

	有机废气（以非甲烷总烃计）
	
	有机废气（以非甲烷总烃计）
	0.0764
	0.0001528
	0.033956
	1
	


由上表可知，非正常排放下，废气污染物排放浓度能满足相应排放标准限值要求。但在非正常排放下，建设单位仍然应加强废气处理设备的管理，一旦发现异常情况立即通知相关部门启动紧急停车程序，并查明事故原因，派专业维修人员行维修后方可重新生产。
4、排放口基本情况
本项目共设置1个有组织排放口，对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目排放口为一般排放口，排放口基本情况详见下表。
表4-6 排放口基本情况一览表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标/m
（以扩建后疾控中心南角为坐标原点）
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/
(m/s)
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	氨气
	NO2
	硫酸雾
	HCl
	非甲烷总烃
	颗粒物

	1
	理化实验室废气排放口DA001
	-44.43
	82.27
	1616
	23
	0.4
	/
	25
	500
	/
	0.0000284
	0.0000536
	0.00000014
	0.0000302
	0.00011
	/


5、排气筒高度设置合理性分析
根据项目设计图纸，本项目实验室楼高22m，项目实验室有组织废气拟设置1根排气筒，排气筒设置于实验室楼顶开阔处，设置高度高于楼顶1m，即23m。根据上文计算结果，排气筒排放的污染物主要为氨气、NO2、HCl、非甲烷总烃等，排放量较小，排气筒朝向天空，距离周边大气环境保护目标较远，周边建筑以及大气环境有利于该排气筒的污染物进行大气扩散。因此，排气筒高度及设置位置合理。
对照现场情况，本项目排气筒高度23m不能达到高出周围200m半径范围的建筑物5m以上。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）第7.4条“新污染源的排气筒一般不应低于15m”和第7.1条“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑物5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”。因此，本环评要求该排气筒排放速率标准值中表3-11、3-12中标准限制要求执行。
6、废气影响分析
（1）废气达标情况分析
表4-7 项目废气有组织排放达标情况分析表
	序号
	污染源
	污染物
	排放量
kg/a
	排放速率
kg/h
	排放浓度
mg/m3
	标准限值
	达标
情况

	
	
	
	
	
	
	速率kg/h
	浓度mg/m3
	

	1
	理化实验室废气
	氨气
	0.0142
	0.0000284
	0.003787
	14
	/
	达标

	2
	
	NO2
	0.0268
	0.0000536
	0.007147
	1.115
	240
	达标

	3
	
	硫酸雾
	0.00007
	0.00000014
	0.004027
	2.23
	45
	达标

	4
	
	HCl
	0.0151
	0.0000302
	0.004027
	0.3605
	100
	达标

	5
	
	非甲烷总烃
	0.0552
	0.00011
	0.0244
	13.9
	120
	达标


根据上表，本项目有组织废气均能够达到本环评中表3-11、3-12中标准限制要求，对环境的影响较小。
（2）微生物实验室废气
项目微生物实验室带有病原微生物气溶胶的废气经高效过滤、消毒灭菌后，可将病原微生物完全捕集，空气在生物实验室内循环，不外排，对大气环境影响较小。
（3）药物及试剂异味
各种药品及试剂气味散发量很小且分散于各楼层，通过加强室内通风换气，保持楼内药物及试剂储藏间良好的通风性，药物及试剂异味（臭气浓度）对项目区及周围环境影响较小。
（4）污水处理站臭气
污水处理站为地埋式，所有处理设备均加盖密闭，加强污水处理站的运行操作管理，污泥及时外运，恶臭能得到有效控制。
（5）柴油发电机废气
①柴油发电机废气产、排情况
根据建设单位描述，本项目拟设置一台备用柴油发电机于单独的发电机房内，用于电路线路检修时的备用电源。根据以往的运行经验，项目备用柴油发电机一般一年仅启动1-2次，每次启动时间约1-3小时。柴油发电机产生的废气污染物主要为二氧化硫、颗粒物、CnHm等，因运行时间较短，产生量很小。根据建设单位的设计方案，项目在发电机房拟设置机械排风系统，烟气经自带过滤棉处理后，经抽排风系统由排风管道引至楼顶排放。
②柴油发电机废气排放口设置的环境合理性
根据上文描述，项目柴油发电机运行时间较短，污染物排放量较小，污染物产生后烟气经自带过滤棉处理后，经抽排风系统由排风管道引至楼顶排放。排放口设置位于楼顶开阔地带，朝向天空，距离周边大气环境保护目标较远，周边建筑以及大气环境有利于该排气筒的污染物进行大气扩散。该排放口主要用于建筑通风，柴油发电机运行时兼顾辅助排气，不视为环境管理体系中的有组织排放口进行管理。综上，项目柴油发电机废气排放口设置合理。
（6）可行技术对比分析
1）理化实验室废气
本项目实验室内设置通风柜，理化实验室产生氨气、酸雾和有机废气（以非甲烷总烃计）的操作将全部在通风柜内进行，产生的氨气和有机废气（以非甲烷总烃计）经实验室通风柜密封收集+二级活性炭吸附处理、产生的酸雾经实验室通风柜密封收集+碱液吸收+烟气干燥+二级活性炭吸附后，通过机械强制抽风进入专用管道，引至楼顶排气筒（DA001）排放。
《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中未推荐理化实验室废气处置可行技术，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），气态污染物的治理方法有：吸收、吸附、燃烧、热力燃烧，上述治理技术的适用性对比见下表：
表4-8 气态污染物治理技术
	治理技术
	一般规定

	吸收
	吸收法净化气态污染物是利用气体混合物中各组分在一定液体中溶解度的不同而分离气体混合物的方法。主要适用于吸收效率和速率较高的有毒的有害气体的净化。

	吸附
	吸附法净化气态污染物是利用固体吸附剂对气体混合物中各组分吸附选择性的不同而分离气体混合物的方法，主要适用于低浓度有毒有害气体净化。

	燃烧
	催化燃烧法净化气态污染物是利用固体催化剂在较低温度下将废气中的污染物通过氧化作用转化为二氧化碳和水等化合物的方法。

	热力燃烧
	热力燃烧法（包括蓄热燃烧法）净化气态污染物是利用辅助燃料燃烧产生的热能、废气本身的燃烧热能、或者利用蓄热装置所贮存的反应热能，将废气加热到着火温度，进行氧化（燃烧）反应。


疾控中心属于医疗卫生服务设施，产生废气主要为实验室有机废气（以非甲烷总烃计）和无机废气，试剂使用量少，产生的挥发性气体极少，因此，实验室产生的废气浓度较低。本项目废气属于低浓度、小风量、常温状态，结合安全性等考虑，对比上表所列废气治理技术，选用二级活性炭吸附作为实验室废气的主要处理措施，碱液吸收及烟气干燥作为预处理措施。
吸附法是利用固体吸附剂（如活性炭、活性炭纤维、分子筛等）对废气中各组分选择性吸附的特点，将气态污染物富集到吸附剂上后再进行后续处理的方法，适用于低浓度有机废气的净化。
吸附法易受废气中水汽、颗粒、气溶胶等物质影响，需及时更换吸附剂，以保证治理设施的治理效率。设备初次投入成本较低，但运行费用较高，且吸附后被更换的吸附剂由于含有废气中的各类型有机物，一般均归为危险固废，需妥善处理。
项目计划设置的活性炭吸附箱内安装有若干个吸附单元，吸附单元在设备箱体内分层抽屉式安装，能够非常方便从两侧的检查门取出。项目配置1套二级活性炭吸附箱，结合排气口风量选定活性炭箱充填量，确保活性炭箱设计能力可以满足项目有机废气（以非甲烷总烃计）净化需求。
综上所述，本项目理化实验室废气处理措施合理可行。
2）微生物实验室废气
本次疾控中心微生物实验室级别为二级实验室，根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）表5.1.4生物安全实验室选用生物安全柜的原则，本次项目选用II级生物安全柜，并要求所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行。
生物安全柜中空气压力低于实验室内的压力，以保证生物安全柜中的气体不会向实验室中泄露，生物安全柜中安装微压差传感器及高效空气过滤器，柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，几乎杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸。微生物实验室废气首先通过高效过滤器拦截≥99.99%的0.5μm颗粒物（含细菌气溶胶团）；随后新风空调系统强制换气（12-15次/小时）并维持恒温恒湿（20-26℃，40-60%RH），同时通过压差控制防止污染外泄；最终经紫外线消毒装置（30-50mJ/cm2剂量）对循环风进行瞬时灭菌，确保实验环境达到ISO5级洁净度标准。

6、大气环境影响评价结论
综上所述，本项目理化实验室产生的氨气和有机废气（以非甲烷总烃计）经实验室通风柜密封收集+二级活性炭吸附处理、产生的酸雾经实验室通风柜密封收集+碱液吸收+烟气干燥+二级活性炭吸附处理后，通过机械强制抽风进入专用管道，引至楼顶排气筒（DA001）排放；生物实验室颗粒物（含细菌气溶胶团）经生物安全柜（含高效过滤器）+紫外消毒装置处理后，空气在生物实验室内循环，不外排；各药物及试剂异味通过加强室内通风换气，保持楼内药物及试剂储藏间良好的通风性，对项目区及周围环境影响不大；污水处理站设置于地下一层，所有处理设备均加盖密闭，加强污水处理站的运行操作管理，污泥及时外运，恶臭能得到有效控制；柴油发电机设置于单独的发电机房内，设置机械排风系统，烟气经自带过滤棉处理后，经抽排风系统由专用排烟管道引至楼顶无组织排放。因此该项目不会改变当地大气环境功能，对整个评价区域内环境空气质量的影响可接受。
7、监测计划
[bookmark: OLE_LINK6]根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及参考《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目废气自行监测计划内容如下：
表4-9 废气监测计划
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行排放标准
	备注

	废气
	理化实验室废气排放口DA001
	氨气、硫酸雾、HCl、NO2、非甲烷总烃、臭气浓度
	一年一次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2
	排污许可申请与核发技术规范无要求，本环评推荐监测

	
	厂界外上、下风向
	颗粒物
	一年一次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
	

	
	污水处理站周界
	[bookmark: OLE_LINK5]氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
	一季度一次
	氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1；氯气、甲烷参照GB18466要求
	排污许可申请与核发技术规范要求监测


4.2.2 地表水环境影响和保护措施
1、废水产排情况核算
根据水平衡章节内容，项目各单元用水及排水情况见下表。
表4-10 项目用排水情况一览表
	类型
	日用水量
t/d
	年用水量
t/a
	日污水排放量t/d
	年污水排放量t/a

	理化实验室用水
	1.38
	69
	1.173
	58.65

	微生物实验室用水
	0.62
	31
	0.527
	26.35

	纯水制备
	2.86
	143
	0.86
	43

	合计
	/
	/
	2.56
	128


2、项目用水情况
（1）实验室废水
1）理化实验室废水（W1）
理化实验室废水主要为检验分析过程中产生的少量含酸碱废水、含重金属废水、含氰废水。根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）表6.2.2的规定，化学实验室用水量定额（最高用水量）460L/（人•班），根据建设单位提供的资料，本项目理化实验室操作人员约3人，年工作50天，平均每天操作时间约10h，则理化实验室用水量为1.38m3/d，69m3/a。废水量按用水量的85%计，则理化实验室废水量为1.173m3/d，58.65m3/a。
理化实验室废水预处理措施：①酸碱废水经1m3的实验室废水预处理系统中和预处理；②含重金属废水经1m3的化学沉淀池预处理；③含氰废水经1m3的碱性氯化法破氰槽预处理。
各类废水分类收集、分质预处理后汇入现有项目1座10m3/d的污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。
2）微生物实验室废水（W2）
根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）表6.2.2的规定，生物实验室用水量定额（最高用水量）310L/（人•班），本项目微生物实验室操作人员约2人，年工作50天，平均每天操作时间约10h，则微生物实验室用水量为0.62m3/d，31m3/a，废水量按用水量的85%计，则微生物实验室废水量为0.527m3/d，26.35m3/a。废水投加次氯酸钠消毒预处理后，进入现有项目1座10m3/d的污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。
（2）纯水制备系统排水（W3）
实验室用水均采用纯水，纯水由实验室纯水制备系统自制，纯水产水率约为70%，本项目实验室用纯水量为2m3/d，则需要新鲜自来水2.86m3/d，浓水产生量为0.86m3/d，43m3/a。纯水制备系统产生的浓水排入现有项目1座10m3/d的污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。根据厂家资料，纯水制备系统浓水主要污染物为溶解性总固体，浓度约为300mg/L。
（3）生活污水
目前疾控中心内现有在职在编人员53人，编外人员5人，公益性岗位人员2人。本项目建成后，人员编制不增加，因此本项目无新增生活污水。
3、废水处理措施及污染物产排分析
（1）废水处理措施
①项目理化实验室废水分类收集分质经预处理后，排入现有项目1座10m3/d的污水处理站；
②微生物实验室废水投加次氯酸钠消毒预处理后，排入现有项目1座10m3/d的污水处理站；
③纯水制备系统产生的浓水排入现有项目1座10m3/d的污水处理站。
本项目产生的以上几类废水经预处理后与现有项目各类废水汇总全部进入现有项目1座规模为10m3/d工艺为“缺氧-接触氧化-MBR-消毒”的污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。
（2）污染物源强核算
本扩建项目与疾控中心现有项目为同类项目，检验项目和使用试剂相似，规模类似，现有项目老化的污水处理站与新改造后的污水处理站处理工艺相似。因此，本扩建项目综合废水水质参数类比现有项目《华宁县疾病预防控制中心应急物资、疫苗冷链综合储备库建设项目竣工环境保护验收监测表》中废水水质数据进行分析评价，主要污染物浓度见下表：
表4-11 类比综合废水进口水质（单位：mg/L，pH、粪大肠菌群除外）
	项目
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	粪大肠菌群MPN/L
	总余氯

	类比数据
	8.84
	137
	79.2
	29
	34.6
	<3
	/

	项目
	石油类
	阴离子表面活性剂
	总氰化物
	挥发酚
	总汞
	总砷
	总镉

	类比数据
	0.59
	0.54
	0.0105
	0.0014
	0.00930
	0.00255
	0.05L

	项目
	总铅
	总银
	总铬
	六价铬
	/
	/
	/

	类比数据
	0.2L
	0.03L
	0.0185
	0.0055
	/
	/
	/


本项目污水处理站设置于地下一层，所有处理设备均加盖密闭，通过“格栅池+调节池+缺氧池+生物接触氧化池+沉淀池+MBR膜池+消毒池”进行处理，处理前后综合废水产生及排放情况见下表：
表4-12 本项目综合废水产生及排放情况
	污染源名称
	废水量（m3/a）
	污染物
名称
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	排放去向

	
	
	
	浓度(mg/L)
	产生量（t/a）
	
	浓度(mg/L)
	排放量
（t/a）
	

	综合废水
	128
	pH
	[bookmark: OLE_LINK7]8.84（无量纲）
	各项废水单独预处理（第一类水污染物预处理设施排放口达标）+自建污水处理站
	6-9（无量纲）
	

	
	
	COD
	137
	0.017536
	
	55
	0.00704
	经市政管网进入华宁县污水处理厂

	
	
	BOD5
	79.2
	0.0101376
	
	17.2
	0.0022016
	

	
	
	SS
	29
	0.003712
	
	7.8
	0.0009984
	

	
	
	NH3-N
	34.6
	0.0044288
	
	12.6
	0.0016128
	

	
	
	粪大肠菌群
	3
	0.000384
	
	3
	0.000384
	

	
	
	总余氯
	/
	/
	
	8.52
	0.00109056
	

	
	
	石油类
	0.59
	0.00007552
	
	0.06
	0.00000768
	

	
	
	LAS
	0.54
	0.00006912
	
	0.12
	0.00001536
	

	
	
	总氰化物
	0.0105
	0.00000134
	
	0.001L
	≤0.0000001
	

	
	
	挥发酚
	0.0014
	0.00000018
	
	0.00065
	0.00000008
	

	
	
	总汞
	0.00930
	0.00000119
	
	0.0036
	0.00000046
	

	
	
	总砷
	0.00255
	0.00000033
	
	0.0002L
	≤0.00000003
	

	
	
	总镉
	0.05L
	≤0.0000006
	
	0.05L
	≤0.0000064
	

	
	
	总铅
	0.2L
	≤0.0000256
	
	0.2L
	≤0.0000256
	

	
	
	总银
	0.03L
	≤0.0000038
	
	0.03L
	≤0.0000038
	

	
	
	总铬
	0.0185
	0.00000237
	
	0.004L
	≤0.0000005
	

	
	
	六价铬
	0.0055
	0.0000007
	
	0.004L
	≤0.0000005
	


本项目废水排放口情况信息汇总如下表：
表4-13 本项目综合废水排放情况一览表
	序号
	排放口编号
	废水总排放量（t/a）
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	污染物排放量（t/d）

	1
	DW001
（废水总排口）
	128
	pH
	6-9（无量纲）

	2
	
	
	COD
	55
	0.00704

	3
	
	
	BOD5
	17.2
	0.0022016

	4
	
	
	SS
	7.8
	0.0009984

	5
	
	
	NH3-N
	12.6
	0.0016128

	6
	
	
	粪大肠菌群
	3
	0.000384

	7
	
	
	总余氯
	8.52
	0.00109056

	8
	
	
	石油类
	0.06
	0.00000768

	9
	
	
	LAS
	0.12
	0.00001536

	10
	
	
	总氰化物
	0.001L
	≤0.0000001

	11
	
	
	挥发酚
	0.00065
	0.00000008

	12
	
	
	总汞
	0.0036
	0.00000046

	13
	
	
	总砷
	0.0002L
	≤0.00000003

	14
	
	
	总镉
	0.05L
	≤0.0000064

	15
	
	
	总铅
	0.2L
	≤0.0000256

	16
	
	
	总银
	0.03L
	≤0.0000038

	17
	
	
	总铬
	0.004L
	≤0.0000005

	18
	
	
	六价铬
	0.004L
	≤0.0000005


表4-14  废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量/(万t/a)
	排放
去向
	排放
规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物
种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限制/（mg/L）

	1
	DW001（废水总排口）
	102°55′51.236″
	24°11′43.505″
	0.06656
	经市政管网进入华宁县污水处理厂
	间断排放，流量不稳定，但有周期性规律
	/
	华宁县污水处理厂
	pH
	6-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	石油类
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LAS
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总氮
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总磷
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	色度
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pH
	6-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	粪大肠菌群数
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总汞
	0.001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总镉
	0.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总铬
	0.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	六价铬
	0.05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总砷
	0.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总铅
	0.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总银
	0.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总氰化物
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	挥发酚
	0.5

	注：华宁县污水处理厂排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。



4、废水处置措施可行性分析
（1）化粪池依托可行性分析
根据建设单位提供，目前华宁县疾控中心内现有在职在编人员53人，编外人员5人，公益性岗位人员2人，本项目建成后，人员编制不增加，因此本项目无新增生活污水。
根据《华宁县疾病预防控制中心应急物资、疫苗冷链综合储备库建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，华宁县疾控中心现有废水量为2.703m3/d，本次扩建项目最大废水量为2.56m3/d，项目总废水量为5.263m3/d，本项目依托1个9m3化粪池，用于华宁县疾控中心现有人员生活污水预处理，可大大降低后端污水处理站的运行负荷。
（2）废水预处理设施可行性分析
[bookmark: OLE_LINK8]1）理化实验室废水中含酸碱废水，本环评要求建设单位建设一个1m3的酸碱中和预处理设施，经酸碱中和调节，可使进入污水处理站生化工艺的废水pH值在6-9之间，不影响项目废水处理的可生化性。
2）理化实验室含重金属废水，本要求建设单位在理化实验室内设置一个1m3的化学沉淀池设施，含重金属废水直接进入单独的化学沉淀池设施，通过投加碱液及絮凝剂使重金属离子沉淀去除，使重金属等第一类水污染物在预处理设施排放口达标后再进入污水处理站，减少重金属对后续处理单元的影响，减少重金属的排放量及进入污泥的量。该段处理工序建设单位应定期自行监测，确保预处理设施排放口中第一类水污染物达标。
3）理化实验室中部少量实验室废液含氰化物，为防止氰化物在对后续污水处理生化单元的影响或者在酸性条件下转化为氰化氢气体析出，本环评要求在实验室内建设一个1m3的碱性氯化法破氰槽，在碱性条件下通过氯化法对氰化物进行去除。
4）微生物实验室中废水因含细菌病原体等微生物传染源，为防止该细菌病原体随废水进入污水处理站，继而逸散到外环境中或者污水处理站污泥中，本环评要求建设单位在微生物实验室内设置一个1m3的预消毒设施，通过次氯酸钠消毒工序，将细菌病原体杀灭后再进入污水处理站。
经以上预处理措施对各类废水进行分类收集分质处理，可将酸碱废水、含重金属废水、含氰化物废水以及含微生物病原体废水进行预处理，防止以上废水污染物污染外环境。根据本环评表一符合性分析章节内容，各预处理工艺满足满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中相关要求。因此，项目各废水预处理工艺可行。
（3）污水处理站依托可行性分析
根据建设单位提供资料，本项目依托现有改造的污水处理站工艺采用“格栅池+调节池+缺氧池+生物接触氧化池+沉淀池+MBR膜池+消毒池”。
1）处理工艺分析
污水处理站工艺流程如下图所示：
[image: ]
图4-15 本项目污水处理站工艺流程图
处理工艺简介：
污水通过格栅池去除大颗粒悬浮物，再由调节池均衡水质和水量；缺氧池使污水中氮反硝化；生物接触氧化池通过好氧微生物将有机物氧化分解，并同时完成氨氮的硝化反应；沉淀池实现泥水分离后，进入MBR膜池，大量极细的中空纤维膜或平板膜浸没在池中，膜壁上布满了微米级的孔隙，在负压作用下，清水被迫通过这些微小的膜孔，而活性污泥、悬浮物、细菌、病毒及大分子有机物则被完全截留在膜池内；污水进入中间水池缓冲；最终经消毒池（通过自动投加药物）杀灭病原体，确保出水达到排放标准后排入市政管网，最终进入华宁县污水处理厂。
2）处理水量可行性分析
根据《华宁县疾病预防控制中心应急物资、疫苗冷链综合储备库建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，华宁县疾控中心现有废水量为2.703m3/d，本扩建项目最大废水量为2.56m3/d，项目依托污水处理站处理规模为10m3/d，可完全处理疾控中心产生的废水。
3）出水水质达标可靠分析
根据废水污染物源强核算分析小节，项目综合废水经污水处理站处理后，出水水质能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年第1号修改单）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准。
（4）华宁县污水处理厂概况、接纳本项目污水的可行性和可靠性分析
华宁县污水处理厂由华宁北控环保水务有限公司管理运营，位于华宁县江华公路延长线旁，占地面积35亩，其配套污水管网36km，处理规模2万吨/天，服务范围为县城区及周边部分村委会和社区，采用carrousel氧化沟工艺，排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
现状平均处理水量为1.01万吨/天，尚有0.99万吨/天的余量。根据工程分析，本项目废水排放量为2.56m3/d，仅占其余量的0.026%左右，项目废水量在污水处理厂承载范围内，故华宁县污水处理厂可接纳本项目废水。本项目紧邻东风路，东风路有市政管网接驳口，具备接管可行性。
综上分析，本项目废水进入华宁县污水处理厂处理是可行、可靠的。
（5）废水选择处理工艺可行性分析
本环评要求项目理化实验室特殊废水（即含酸碱废水、含重金属废水、含氰废水）、微生物实验室含病原体废水均分类收集、分质处理后方可与现有项目各类废水一同进入污水处理站进行生化处理。项目各废水预处理工艺及生化处理工艺均满足《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中推荐工艺，经上文分析，项目废水中各污染物均能得到有效控制，废水预处理设施排放口及废水总排口均可达标排放，因此，本环评中要求的各项废水收集治理措施可行。
5、结论
项目各类废水分类收集，分质预处理使细菌病原体、酸碱性、氰化物等得到有效控制、重金属等第一类水污染物预处理设施排放口达标后，进入1座处理规模为10m3/d“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年第1号修改单）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂。项目废水均妥善处置，对周边地表水环境影响不大。
6、监测计划
为及时掌握项目运营期污染源变化情况，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及参考《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目废水排放监测的监测点位、监测指标、监测频次按以下监测计划：
表4-16 废水自行监测计划一览表
	监测内容
	监测点位
	监测项目
	监测频率

	废水
	污水总排放口
	流量
	自动监测

	
	
	pH值
	1次/12小时

	
	
	化学需氧量、悬浮物
	1次/周

	
	
	粪大肠菌群
	1次/月

	
	
	[bookmark: OLE_LINK9]结核杆菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯
	1次/季度

	
	科室或预处理设施排放口
	总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、总银
	

	
	
	总氰化物
	

	
	
	结核杆菌、粪大肠菌群、肠道致病菌（沙门氏菌）、生物毒性等
	

	
	消毒池（接触池）出口
	总余氯
	1次/12小时


4.2.3 噪声环境影响和保护措施
1、噪声源强分析
项目实验设备在运行过程中噪声较小，噪声污染源主要为通风柜、空调系统、风机、水泵和发电机运行时产生的噪声，噪声源强为70~85dB（A）。通过选用低噪声设备、合理布局、基础减震，墙体隔声等措施，噪声值可降低10~20dB（A），具体噪声源强见下表。
表4-17 工业企业噪声声源源强调查清单（室内声源）
	序号
	建
筑
物
名
称
	声源
名称
	声源
源强
	声源控制
措施
	相对位置/m（以扩建后疾控中心南角为坐标原点）
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行
时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物
外噪声

	
	
	
	声功
率级/ 
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	1
	综合实验楼
	通风柜
抽风机1
	70
	基础减震、风机安装消音器、距离衰减
	-40.43
	92.71
	1
	0.2
	76
	09：00
~
17：00
	20
	50
	1

	2
	
	通风柜
抽风机2
	70
	
	-39.67
	91.07
	1
	0.2
	76
	
	20
	50
	1

	3
	
	通风柜
抽风机3
	70
	
	39
	89.7
	1
	0.2
	76
	
	20
	50
	1

	4
	
	通风柜
抽风机4
	70
	
	-38.36
	88.44
	1
	0.2
	76
	
	20
	50
	1

	5
	
	通风柜
抽风机5
	70
	
	-37.74
	87.29
	1
	0.2
	76
	
	20
	50
	1

	6
	
	通风柜
抽风机6
	70
	
	-47
	88.35
	1
	0.2
	76
	
	20
	50
	1

	7
	
	通风柜
抽风机7
	70
	
	-46.31
	86.51
	1
	0.2
	76
	
	20
	50
	1

	8
	
	通风柜
抽风机8
	70
	
	-45.37
	84.16
	1
	0.2
	76
	
	20
	50
	1

	9
	
	空调系统
	85
	
	-44.36
	86.19
	1
	0.5
	86
	
	20
	60
	1

	10
	
	风机
	80
	
	-40.17
	81.94
	1
	0.5
	80
	
	20
	55
	1

	11
	设备用房
	水泵
	85
	
	-19.35
	27.14
	1
	0.5
	85
	
	20
	59
	1

	11
	
	发电机
	90
	
	-23.67
	31
	1
	0.5
	90
	
	20
	64
	1


2、预测模式
采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2021）中工业噪声预测模式。 
室内声源等效室外声源声功率级计算方法 
设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为LP1 和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按以下公式近似求出：
[image: ]
式中：
Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量，dB。 
某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：
[image: 1726731087468]
式中：
Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
所以室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: 1726731557826]
式中：
Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB;
Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB;
N—室内声源总数。
3、预测结果
项目环评釆用环安科技在线模型计算软件中环境噪声预测评价模拟软件系统（OnlineV4）。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021) 附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”，计算得出项目主要噪声源厂界最大贡献值。
本项目预测结果如下：
[image: 718856795825e8f6b3d71ba86a1a3211]
图4-18 项目区噪声源贡献值等直线图
通过预测模型计算，项目厂界噪声的最大值预测结果、项目声环境保护目标预测结果与达标分析见下表：
表4-19 项目厂界噪声预测值及达标分析   单位：dB（A）
	预测点
	离地高度/m
	时段
	环境噪声贡献值/dB（A）
	噪声标准值/dB（A）
	达标情况

	东厂界
	1.2
	昼间
	55.38
	≤70
	达标

	南厂界
	1.2
	
	47.78
	≤55
	达标

	西厂界
	1.2
	
	54.97
	≤55
	达标

	北厂界
	1.2
	
	54.41
	≤70
	达标


表4-20 项目声环境保护目标预测值及达标分析   单位：dB（A）
	预测点
	离地高度/m
	时段
	环境噪声背景值/dB（A）
	噪声预测值/dB（A）
	噪声标准值/dB（A）
	达标情况

	菜园村
	1.2
	昼间
	52
	54.96
	≤60
	达标

	祭祀坛
	1.2
	
	54
	54.35
	≤55
	达标

	甸尾村
	1.2
	
	54
	54.9
	≤55
	达标

	城关1队
	1.2
	
	54
	54.19
	≤55
	达标

	备注：祭祀坛、甸尾村环境噪声背景值参照就近点城关1队环境噪声背景值； 


根据上表，项目运营期北侧、东侧厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求，其余厂界噪声贡献值满足到2类标准限值要求。项目声环境保护目标噪声预测值相应声环境功能区划要求的环境噪声限值要求。
4、措施
项目噪声主要来源于通风柜、空调系统、风机、水泵和发电机。为降低项目噪声对所在区域声环境的影响，建设单位采取的降噪措施如下：
（1）从噪声源入手，在采购设备时选择低噪声、低振动的设备；
（2）安装减振垫以降低设备振动噪声；
（3）将设备安装于房间内，利用墙壁的隔声作用降低噪声值；
（4）加强产噪设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大；
（5）风机出口设置消声器，在风机底座与建筑结构之间安装减振器。
5、结论
通过采取以上噪声治理措施后，厂界噪声经预测能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准和4类标准要求，厂界噪声达标排放，经几何衰减后，对周边声环境保护目标影响不大。
6、监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目投产后，企业应定期组织噪声监测。若企业不具备监测条件，需委托当地具有监测资质的单位开展噪声监测。项目监测计划具体如下表所示。
表4-21 噪声监测计划表
	污染源
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行排放标准

	噪声
	厂界四周
	等效声级LegdB（A）
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准和4类标准


4.2.4 固体废物
1、产排情况及处置措施
根据建设单位提供资料情况，项目运营期产生的固体废物及处置措施如下：
（1）微生物实验室废物（S1）
微生物实验室产生的废物主要为废培养基、废标本、废实验用品、多余样品等。根据建设单位提供的资料，废培养基、废标本、废实验用品（一次性吸管、塑料板、吸头、培养瓶）、多余样品等微生物实验室废物产生量约为1t/a。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废培养基、废标本、废实验用品、多余样品属于HW01医疗废物，感染性废物（废物代码：841-001-01）。微生物实验室废物分类收集经消毒灭菌后，暂存于医疗固废暂存间，定期交由玉溪兴洁垃圾处理有限公司处理。
（2）理化实验室废物（S2）
理化实验室产生的废物主要为检毕样品、废弃样品、废实验用品、吸收废气碱液等废物。根据建设单位提供的资料，理化实验室废物产生量约为0.8t/a。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，检毕样品、废弃样品、废实验用品、吸收废气碱液属于HW01医疗废物，化学性废物（废物代码：841-004-01）。单独收集密封暂存于医疗固废暂存间，定期交由玉溪兴洁垃圾处理有限公司处理。
（3）废活性炭（S3）
项目理化实验室产生的废气经二级活性炭吸附处理后通过1根23m高的排气筒（DA001）排放，根据前文计算，项目理化实验室废气产生量为0.5923kg/a，根据《挥发性有机物污染治理实用手册》，一般单级活性炭的动态吸附量为15%，即100kg活性炭可吸附15kg废气。根据建设单位提供的资料，本项目用于废气处理的活性炭吸附箱单级活性炭填充量为25kg，二级活性炭箱填充量为50kg，按理论计算，项目活性炭吸附饱和可吸附7.5kg废气，但考虑为保障活性炭吸附的高效性，本环评要求建设单位每半年更换一次，因此，每年废活性炭产生量约为0.1t/a（忽略吸收废气增加的重量）。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于HW49其他废物（废物代码：900-039-49）。暂存于医疗固废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。
（4）废滤膜（S4）
根据建设单位提供的资料，项目微生物实验室生物安全柜的排风系统自带的高效过滤器滤膜每季度更换一次，每次更换的废滤膜重约50kg，则每年产生0.2t/a。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废滤膜属于HW49其他废物（废物代码：900-041-49）。经消毒灭菌后，暂存于医疗固废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。
（5）含重金属废水预处理污泥（S5）
项目理化实验室废水化学沉淀法预处理过程会产生含少量重金属污泥，根据建设单位提供的资料，产生量约为0.01t/a。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，含重金属污泥属于HW49其他废物（废物代码：772-006-49）。经实验人员脱水后，暂存于医疗固废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。
（6）污水处理站格栅渣（S6）
污水经污水处理站格栅池处理后，会产生少量的格栅渣，根据建设单位提供的资料，格栅渣产生量约0.01t/a，滤水消毒后暂存于医废暂存间定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，污水处理站格栅渣属于HW49其他废物（废物代码：772-006-49）。
（7）污水处理站污泥（S7）
污水处理站污泥量估算可根据一般污水处理厂污泥平均产生量进行核算，即每处理10000m3污水，将产生干污泥量1t。本项目污水处理站处理废水约128t/a，计算产生污泥量约0.0128t/a。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，污水处理站污泥属于HW49其他废物（废物代码：772-006-49）。污泥经在污水处理站污泥池脱水后，废水回流自污水处理站调节池，脱水-次氯酸钠消毒后的污泥暂存医废暂存间定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。
（8）废反渗透膜（S8）
实验室所用纯水由2台纯水制备系统制备，纯水制备产生的废反渗透膜为一般工业固体废物，产生量约为0.5t/a，由供货商上门回收。
（9）化粪池污泥（S9）
目前疾控中心内现有在职在编人员53人，编外人员5人，公益性岗位人员2人。本项目建成后，人员编制不增加，因此本项目无新增生活污水。根据《华宁县疾病预防控制中心应急物资、疫苗冷链综合储备库建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，华宁县疾控中心现有生活污水128m3/a，现有项目主要为门诊以及工作人员的一般生活污水进入化粪池，无实验室废水进入。一般化粪池污泥产生量为废水处理量的0.05%，污泥主要成分不含重金属以及传染性病原体，属于一般工业固体废物，则化粪池污泥产生量为0.064t/a，定期委托环卫部门进行清掏处理。
（10）生活垃圾（S10）
目前疾控中心内现有在职在编人员53人，编外人员5人，公益性岗位人员2人。本项目建成后，人员编制不增加，因此本项目无新增生活垃圾。
表4-22 危险废物产生情况及处置措施  单位：t/a
	序号
	污染源
	固废名称
	固废代码
	危险废物
编号
	产生量
	处置措施

	1
	微生物
实验室
	废培养基、废标本、废实验用品、多余样品
	SW92 900-001-S92
	HW01
841-001-01
	1
	分类收集经消毒灭菌后，暂存于现有项目医疗固废暂存间，定期交由玉溪兴洁垃圾处理有限公司处理。

	2
	理化
实验室
	检毕样品、废弃样品、废实验用品、吸收废气碱液
	SW92 900-001-S92
	HW01
841-004-01
	0.8
	单独收集密封暂存于现有项目医疗固废暂存间，定期交由玉溪兴洁垃圾处理有限公司处理。

	3
	活性炭
	废活性炭
	SW59 900-008-S59
	HW49
900-039-49
	0.1
	暂存于现有项目医疗固废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。

	4
	高效过滤器
	废滤膜
	SW59 900-009-S59
	HW49
900-041-49
	0.2
	经消毒灭菌后，暂存于现有项目医疗固废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。

	5
	理化
实验室
	重金属污泥
	SW07
900-099-S07
	HW49
772-006-49
	0.01
	经实验人员脱水后，暂存于现有项目医疗固废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。

	6
	污水处理站
	格栅渣
	SW07
900-099-S07
	HW49
772-006-49
	0.01
	滤水、消毒后暂存于现有项目医废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。

	7
	
	污泥
	SW07
900-099-S07
	HW49
772-006-49
	0.0128
	经在污水处理站污泥池内脱水后，废水回流自污水处理站调节池，脱水-消毒后暂存于现有项目医废暂存间定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。


表4-23  一般工业固体废物产生情况及处置措施  单位：t/a
	序号
	污染源
	固废名称
	固废代码
	产生量
	处置措施

	1
	纯水制备系统
	废反渗透膜
	SW59
900-009-S59
	0.5
	由供货商上门回收。

	2
	化粪池
	化粪池污泥
	SW07
900-099-S07
	0.064
	定期委托环卫部门进行清掏处理。


2、环境管理要求
（1）依托现有医疗固废暂存间可行性分析
根据现场调查，华宁县疾控中心现有医疗固废暂存间1间，面积3.5m2，位于院内西南角。现有医疗固废暂存间已与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度能确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；有严密的封闭措施，设专人管理，禁止非工作人员进出，有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；医疗固废暂存间内部地面和1.0米高的墙裙已进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒；能避免阳光直射库内，有良好的照明设备和通风条件；在医疗固废暂存间外设有明显危险废物和医疗废物的警示标识。
根据现场调查及查阅现有项目危废管理台账、竣工环保验收等资料，现有项目医疗固废产生量为3.66t/a，污水处理污泥产生量为0.33t/a。现有项目危险废物采用专用医废收集箱分类收集暂存，易腐败的废物约2天委托玉溪兴洁垃圾处理有限公司清运一次，其余废物约10-20天清运一次。现有危废暂存间剩余库存较大，完全能满足改扩建项目新增废物的暂存量。
现有医疗固废暂存间符合《医疗废物管理条例》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），已按要求设置标志牌、台账，已对医疗固废暂存间做好防渗处理，现有危废暂存间剩余库存量较大。因此本项目依托现有医疗固废暂存间可行。
（2）一般固废收集贮存要求
一般固体废物严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行厂内贮存。固体废物贮存、处置场按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单设置图形标志。
（3）危险废物收集贮存运营管理要求
为防止因不规范运营导致危险废物泄露污染外环境，传染疾病影响人群健康，危废暂存间在后续运营过程中应严格按照以下要求进行管理:
1）贮存设施污染控制要求
①一般规定
A.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
B.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
C.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
②贮存库
A.贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
B.在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
C.贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施，或采用密封包装保存。
2）容器和包装物污染控制要求
① 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
⑥容器和包装物外表面应保持清洁。
3）贮存过程污染控制要求
①一般规定
A.在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
B.液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
C.半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
D.具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。
E.易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
F.危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取尘等有效措施。
②贮存设施运行环境管理要求
A.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
B.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
C.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
D.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
E.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
F.贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
G.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
③贮存点环境管理要求
A.贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
B.贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
C.贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
D.贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。
E.贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
（4）医疗固废暂存间管理要求
1）医疗废物的暂时贮存 
①库房
具有住院病床的医疗卫生机构应建立专门的医疗废物暂时贮存库房，并应满足下述要求：
A.必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；
B.必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；
C.应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；
D.地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；
E.库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；
F.避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；
G.库房内应张“禁止吸烟、饮食”的警示标识；
H.应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。
②专用暂时贮存柜（箱）
不设住院病床的医疗卫生机构，如门诊部、诊所、医疗教学、科研机构，当难以设置独立的医疗废物暂时贮存库房时，应设立专门的医疗废物专用暂时贮存柜（箱），并应满足下述要求：
A.医疗废物暂时贮存柜（箱）必须与生活垃圾存放地分开，并有防雨淋、防扬散措施，同时符合消防安全要求； 
 B.将分类包装的医疗废物盛放在周转箱内后，置于专用暂时贮存柜（箱）中。柜（箱）应密闭并采取安全措施，如加锁和固定装置，做到无关人员不可移动，外部应按照GB15562.2和附录A要求设置警示标识；
C.可用冷藏柜（箱）作为医疗废物专用暂时贮存柜（箱）；也可用金属或硬制塑料制作，具有一定的强度，防渗漏。
③卫生要求 
A.医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 
B.医疗废物暂时贮存柜（箱）应每天消毒一次。
④暂时贮存时间
A.应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 
B.确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。
⑤管理制度 
A.医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。  
B.医疗卫生机构的暂时贮存库房和医疗废物专用暂时贮存柜（箱）存放地，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。
2）医疗废物的交接
①医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 
化学性医疗废物应由医疗卫生机构委托有经营资格的危险废物处置单位处置，未取得相应许可的处置单位医疗废物运送人员不得接收化学性医疗废物。
②医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。设区的市环保部门对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批。
《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。
③每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。
当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。
④医疗废物处置单位应当填报医疗废物处置月报表，报当地环保主管部门。
医疗废物产生单位和处置单位应当填报医疗废物产生和处置的年报表，并于每年1月份向当地环保主管部门报送上一年度的产生和处置情况年报表。
3）医疗废物的运送
①运送车辆要求
A.医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。 
运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217）。
B.运送车辆应配备
a.本规范文本；
b.《危险废物转移联单》（医疗废物专用）；
c.《医疗废物运送登记卡》；
d.运送路线图；
e.通讯设备；
f.医疗废物产生单位及其管理人员名单与电话号码；
g.事故应急预案及联络单位和人员的名单、电话号码；
h.收集医疗废物的工具、消毒器具与药品；
i.备用的医疗废物专用袋和利器盒；
j.备用的人员防护用品。
C.图形和文字标识 
a.医疗废物运送车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识； 
b.运送车辆驾驶室两侧喷涂医疗废物处置单位的名称和运送车辆编号。
D.医疗废物运送车如需改作其他用途，应经彻底消毒处置，并经环保部门同意，取消车辆的医疗废物运送车辆编号，按照公安交通管理规定重新办理车辆用途变更手续。
②运送要求
A.医疗废物处置单位应当根据总体医疗废物处置方案，配备足够数量的运送车辆和备用应急车辆。
医疗废物处置单位应为每辆运送车指定负责人，对医疗废物运送过程负责。
B.运送频次：对于有住院病床的医疗卫生机构，处置单位必须每天派车上门收集，做到日产日清；对于确实无法做到日产日清的有住院病床的医疗卫生机构，确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。
对于无住院病床的医疗卫生机构，如门诊部、诊所，医疗废物处置单位至少2天收集一次医疗废物。
C.运送路线：尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。
D.经包装的医疗废物应盛放于可重复使用的专用周转箱（桶）或一次性专用包装容器内。专用周转箱（桶）或一次性专用包装容器应符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。
E.医疗废物装卸载尽可能采用机械作业，将周转箱整齐地装入车内，尽量减少人工操作；如需手工操作应做好人员防护。
F.医疗废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。运送车辆负责人应对每辆运送车是否配备所要求的辅助物品进行检查，确保完备。
G.医疗废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。
H.车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物。
③消毒和清洗要求
A.医疗废物处置单位必须设置医疗废物运送车辆清洗场所和污水收集消毒处理设施。  
医疗废物运送专用车每次运送完毕，应在处置单位内对车厢内壁进行消毒，喷洒消毒液后密封至少30分钟。 
医疗废物运送的重复使用周转箱每次运送完毕，应在医疗卫生机构或医疗废物处置单位内对周转箱进行消毒、清洗。 
B.医疗废物运送车辆应至少2天清洗一次（北方冬季、缺水地区可适当减少清洗次数），或当车厢内壁或（和）外表面被污染后，应立刻进行清洗。禁止在社会车辆清洗场所清洗医疗废物运送车辆。 
C.清洗污水应收集入污水消毒处理设施，不可在不具备污水收集消毒处理条件时清洗内壁，禁止任意向环境排放清洗污水。车辆清洗晾干后方可再次投入使用。 
④运送人员专业技能与职业卫生防护 
医疗废物处置单位应对运送人员进行有关专业技能和职业卫生防护的培训，并达到如下要求：
A.专业技能
a.熟悉有关的环保法律法规，掌握环保部门制定的医疗废物管理的规章制度； 
b.熟知本岗位的职责和理解本规范的重要性；
c.熟悉医疗废物分类与包装标识要求，装卸、搬运医疗废物容器（如包装袋、利器盒等）、周转箱（桶）的正确操作程序； 
d.在运送途中一旦发生医疗废物外溢、散落等应急情况时，知道如何采取应急措施，并及时报告。
B.职业卫生防护
a.了解医疗废物对环境和健康的危害性，以及坚持使用个人卫生防护用品的重要性； 
b.运送人员在运送过程中须穿戴防护手套、口罩、工作服、靴等防护用品；
c.运送人员体检：2次/年，必要时进行预防性免疫接种。 
⑤应急措施
A.运送过程中当发生翻车、撞车（沉船、翻船）导致医疗废物大量溢出、散落时，运送人员应立即向本单位应急事故小组取得联系，请求当地公安交警、环境保护或城市应急联动中心的支持。同时，运送人员应采取下述应急措施： 
a.立即请求公安交通警察在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害；
b.对溢出、散落的医疗废物迅速进行收集、清理和消毒处理。对于液体溢出物采用吸附材料吸收处理； 
c.清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服、手套、口罩、靴等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品均须进行消毒处理； 
d.如果在操作中，清理人员的身体（皮肤）不慎受到伤害，应及时采取处理措施，并到医院接受救治； 
e.清洁人员还须对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理。 
B.对发生的事故采取上述应急措施的同时，处置单位必须向当地环保和卫生部门报告事故发生情况。事故处理完毕后，处置单位要向上述两个部门写出书面报告，报告的内容包括： 
a.事故发生的时间、地点、原因及其简要经过； 
b.泄露、散落医疗废物的类型和数量、受污染的原因及医疗废物产生单位名称；
c.医疗废物泄露、散落已造成的危害和潜在影响；
d.已采取的应急处理措施和处理结果。
3、固体废物环境影响分析
本项目依托现有医疗固废暂存间，根据现场调查，现有医疗固废暂存间符合《医疗废物管理条例》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。建设项目根据要求分类处理固体废物，严格落实固体废物收集、处置措施。项目运营过程中产生的各项固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境造成大的影响。
4.2.5 地下水环境影响分析及保护措施
对照《环境影响评价技术导则 地下水环境）》（HJ610-2016）附录A，本项目为“163、专业实验室”，属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价，无跟踪监测要求。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境）》（HJ610-2016），各类分区防渗设置技术要求如下：
表4-24  项目分区防渗设置要求及落实情况
	防渗分区
	项目区域
	设置技术要求
	本项目情况

	重点防渗区
	医疗固废暂存间
	防渗层至少为1m厚黏土层（渗系数≤1×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗系数≤1×10-10cm/s），或其它防渗性能等效的材料；或参照GB 18598 执行
	本项目依托现有项目医废暂存间，经现场调查，危废暂存间防渗满足该技术要求

	一般防渗区
	化粪池、污水处理站、一般固体废物暂存间
	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0× 10-7 cm/s；或参照 GB 16889 执行
	本项目依托现有项目化粪池、污水处理站该区域防渗要求能达到该技术要求；

	简单防渗区
	项目区除绿化外其它区域
	一般水泥硬化
	本项目区除绿化外其它区域，要求实施一般水泥硬化


综上所述，项目依托现有项目医疗废物暂存间、化粪池、污水处理站防渗要求满足上述技术要求，项目区除绿化外其它区域严格落实上述防渗要求后，可从污染源头和途径上减少废水渗漏周边地下水，不会对周边地下水环境造成不利影响。
4.2.6 土壤环境影响分析及保护措施
对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为“其他行业”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。
本项目为污染影响类项目，土壤的污染途径主要是通过大气沉降、垂直入渗等方式进入土壤。环评建议采取以下措施：
1、定期对大气污染防治设施进行维护，保证各排放口污染物稳定达标排放，防止事故排放引起环境空气中污染物浓度增加沉降至地面导致的土壤污染；其次在项目区空地设置具有较强吸附能力的绿化带减轻大气沉降对土壤的影响。
2、加强医疗废物暂存间、化粪池、污水处理站的监管，防止危险废物以及项目污废水泄露、外溢等污染土壤。
3、严格落实上述章节提出的分区防渗。
采取上述治理措施后，可进一步减缓大气沉降对周围土壤环境产生的不良环境影响。
4.2.7 环境风险分析
1、风险物质识别
项目主要环境风险为化学试剂的泄漏污染，实验室固废在收集、贮存、运输过程中的泄漏污染遇和建筑物火灾风险。据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，本项目使用化学试剂，且需重点关注的危险物质临界量见下表：
表4-24 危险物质最大存放量及临界量
	名称
	《建设项目环境风险评价技术导则》
（HJ169-2018）附录 B
	最大存在量/t
	Q

	
	临界量/t
	
	

	硝酸
	7.5
	0.006345
	0.000846

	甲醇
	10
	0.000014
	0.0000014

	四氯化碳
	7.5
	0.000006
	0.0000008

	正己烷
	10
	0.000001
	0.0000001

	硫酸
	10
	0.000758
	0.0000758

	丙酮
	10
	0.000237
	0.0000237

	盐酸
	7.5
	0.001782
	0.0002376

	磷酸
	10
	0.000169
	0.0000169

	无水乙醇
	500
	0.000316
	0.000000632

	异丙醇
	10
	0.000157
	0.0000157

	氨水
	10
	0.000182
	0.0000182

	乙腈
	10
	0.000786
	0.0000786


危险物质数量与临界量比值（Q）按照下式计算：
Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn
式中：q1、q2，....，qn—每种危险物质的最大存在总量，t
Q1、Q2，....，Qn—每种危险物质的临界量，t
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为：
1）1≤Q＜10；2）10≤Q＜100；3）Q≥100。
经计算，项目Q=0.001315432＜1，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ，并确定项目环境风险评价等级为简单分析。
2、风险源分布情况及影响途径
表4-25 风险源分布及影响途径
	序号
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径

	1
	试剂室
	硝酸、甲醇、四氯化碳、正己烷、硫酸、丙酮、盐酸、磷酸、无水乙醇、异丙醇、氨水、乙腈
	泄漏
	泄漏后随地表径流汇入地表水、地下水，造成地表水、地下水污染；渗入土壤，造成土壤污染。

	2
	医疗固废暂存间
	危险废物
	泄漏
	存在被医疗废物刺伤、擦伤时细菌侵入皮肤风险，对周边环境和人群的健康产生影响。

	3
	实验楼
	/
	火灾、爆炸
	火灾时产生大量CO、氮氧化物等有害气体，污染大气及周边人体健康。


（1）实验室化学试剂瓶罐破裂、化学试剂发生泄漏，进而对疾控中心操作人员带来毒性、腐蚀性等不利影响。本项目危险化学试剂瓶罐均在项目实验楼试剂室，项目针对医用化学试剂制定严格的安全操作管理规定，最大限度地杜绝化学试剂瓶罐破裂泄漏现象的发生，不会对项目外环境带来显著不利影响。
（2）本项目实验室固废在分类收集、预处理等过程中存在被医疗废物刺伤、擦伤时细菌侵入皮肤风险，在运送、暂时贮存过程中存在发生流失、泄漏、扩散和意外等事故，将对周边环境和人群的健康产生影响。
（3）项目实验楼由于建筑面积较大，功能复杂，人员集中，内部装修易燃材料多，火灾隐患大。因此，工作人员一定要加强管理，提高警惕，预防实验楼建筑火灾事故的发生。
3、环境风险防范措施
（1）实验室化学试剂风险防范措施
1）实验室制定安全操作管理规程，每日安排专人对化学试剂的安全存放、使用进行检查，努力确保化学试剂不发生泄漏及火灾爆炸；
2）加强对实验室操作人员的环境安全宣传教育，严格按操作规程操作，杜绝化学试剂瓶罐破裂现象的发生，不使用化学试剂时要及时将瓶罐口封闭；
3）存在化学试剂的科室应远离明火，最大限度地杜绝火灾爆炸现象的发生；
4）结合化学试剂的理化性质，严格控制存在化学试剂的科室的室内温度，当室内温度较高时，应尽量减少使用或不用易挥发的化学试剂；
5）加强对化学试剂操作人员个体防护，如穿防护工作服、戴口罩及手套等；
6）各使用部门领取危险化学品必须指定专人负责，领取人要当面点清品种和数量。
（2）实验室固废在收集、贮存、运送过程中的风险防范措施
1）实验室固废事故应急措施
若发生实验室固废流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：
①确定流失、泄漏、扩散的实验室固废的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生实验室固废泄漏、扩散的现场进行处理；
②采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，尽可能减少对医务人员、其它现场人员及环境的影响，以防扩大污染；
③对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的使用过的工具也须进行消毒；
④处理工作结束后，工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。
2）人员安全防护
实验室固废相关工作人员和管理人员应当达到以下要求：
①掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的实验室固废管理的规章制度、工作流程和各项工作要求；
②掌握实验室固废分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；掌握在实验室固废分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施；
③掌握发生实验室固废流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处理措施。
3）运输过程中风险防范措施
①运送线路避开人口密集区域和交通拥堵道路；
②检查好车况；
③不得搭乘无关人员，不得装载或混装其它货物和动植物；
④车辆行驶时应锁闭车厢门确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出实验室固废等。
（3）火灾风险事故防范措施
1）项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，并定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护；
2）易燃、易爆危险品存放地点严禁烟火，分类存放，经常检查，防止因变质、分解造成自然和爆炸事故；遇水易发生爆炸、燃烧的化学物品，不准放置在潮湿或者易积水、漏水的地点；受阳光照射容易引爆的危险品，要存放在阴凉地点；易燃易爆危险品搬运过程要轻拿轻放，防止震动、撞击、重压、倾倒和摩擦。
（4）运营过程预防措施
建议企业根据生态环境部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，制定突发环境事件应急预案，并报玉溪市生态环境局华宁分局备案；建设单位定期演练、适时更新。
4.2.8 环境保护竣工验收
根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）的相关要求：项目建成后，应进行竣工环境保护验收，建设项目在试运营期间，建设单位应当依据环评文件及其审批意见，委托第三方机构或自行编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，向社会公开并向环保部门备案。
根据该项目的污染特征以及本报告表规定的环境保护措施，项目竣工环境保护验收和监测计划一览表如下：
4-26 竣工环境保护验收一览表
	项目
	处置措施及规模
	验收标准

	废气
	理化实验室废气
	氨气、有机废气（以非甲烷总烃计）、臭气浓度
	实验室通风柜密封收集+二级活性炭吸附+1根23m高排气筒排放（DA001）
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2

	
	
	NO2、硫酸雾、HCl
	实验室通风柜密封收集+碱液吸收+烟气干燥+活性炭吸附+1根23m高排气筒排放（DA001）
	
	

	
	微生物实验室废气
	颗粒物（含细菌气溶胶团）
	生物安全柜（含高效过滤器）+紫外消毒装置
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	
	污水处理站臭气（氨、硫化氢、臭气浓度）
	污水处理站为地埋式，各处理设施池体加盖，合理布置安放地点，采用密闭方式、投加除臭剂等
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1

	废水
	理化实验室
废水
	酸碱废水
	1m3的酸碱中和预处理设施，经酸碱中和调节，可使进入污水处理站生化工艺的废水pH值在6-9之间后进入现有项目改造后的污水处理站
	依托现有的1个10m3/d“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年第1号修改单）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准

	
	
	含重金属废水
	在理化实验室内设置一个1m3的化学沉淀池设施，含重金属废水直接进入单独的化学沉淀池设施，通过投加碱液及絮凝剂使重金属在预处理设施排放口达标后进入现有项目改造后的污水处理站
	
	

	
	
	含氰化物废水
	在实验室内建设一个1m3的碱性氯化法破氰槽，在碱性条件下通过氯化法对氰化物进行去除后进入污水处理站
	
	

	
	微生物实验室废水
	在微生物实验室内设置一个1m3的预消毒设施，通过次氯酸钠消毒工序，将细菌病原体杀灭后再进入污水处理站
	
	

	
	纯水制备系统产生的浓水
	直接进入现有的污水处理站
	
	

	
	生活污水
	化粪池
	依托现有1个9m3化粪池
	

	噪声
	设备噪声
	建筑结构隔声、设备减震措施、风机消声等
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准和4类标准

	固废
	微生物实验室废物
	废培养基、废标本、废实验用品、多余样品
	分类收集经消毒灭菌后，暂存于现有项目医疗固废暂存间，定期交由玉溪兴洁垃圾处理有限公司处理。
	依托现有1间3.5m2的医疗固废暂存间
	（1）医疗废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）及《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的相关要求执行。（2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（2022年版）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的有关要求。（3）医疗废物贮存、转运执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）及其修改单。（4）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。

	
	理化实验室废物
	检毕样品、废弃样品、废实验用品、吸收废气碱液
	单独收集密封暂存于现有项目医疗固废暂存间，定期交由玉溪兴洁垃圾处理有限公司处理。
	
	

	
	废活性炭
	暂存于现有项目医疗固废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。
	
	

	
	高效过滤器废滤膜
	经消毒灭菌后，暂存于现有项目医疗固废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。
	
	

	
	含重金属废水预处理污泥
	经实验人员脱水后，暂存于现有项目医疗固废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。
	
	

	
	污水处理站格栅渣
	滤水、消毒后暂存于现有项目危废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。
	
	

	
	污水处理站污泥
	经在污水处理站区域内脱水后，废水回流自污水处理站调节池，脱水-消毒后暂存于现有项目危废暂存间定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。
	
	

	
	废反渗透膜
	供货商上门回收
	/
	

	
	化粪池污泥
	定期委托环卫部门进行清掏
处理
	/
	




























[bookmark: _Toc221181288]五、环境保护措施监督检查清单
	要素
内容
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	理化实验室
废气
	氨气和有机废气（以非甲烷总烃计）、臭气浓度
	实验室通风柜密封收集+二级活性炭吸附+1根23m高排气筒排放（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2

	
	
	NO2、硫酸雾、HCl
	实验室通风柜密封收集+碱液吸收+烟气干燥+二级活性炭吸附+1根23m排气筒排放（DA001）
	

	
	微生物实验室
废气
	颗粒物（含细菌气溶胶团）
	生物安全柜（含高效过滤器）+紫外消毒装置
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	
	污水处理站
臭气
	氨、硫化氢、
臭气
	污水处理站为地埋式，各处理设施池体加盖，合理布置安放地点，采用密闭方式
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1

	地表水环境
	实验室废水
	粪大肠菌群数、肠道致病菌、pH、COD、BOD、SS、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总余氯
	各类废水分类收集，分质预处理使重金属等第一类水污染物达标后，进入1座处理规模为10m3/d“缺氧+接触氧化+MBR+次氯酸钠消毒”工艺的污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005，含2026年第1号修改单）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准
/

	
	纯水制备系统产生
浓水
	溶解性总固体
	经污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂
	

	声
环
境
	生产
设备
	噪声
	建筑结构隔声、设备减震措施
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	电磁辐射
	/

	固体废物
	（1）微生物实验室固废：产生量约为1t/a，分类收集经消毒灭菌后，暂存于医疗固废暂存间，定期交由玉溪兴洁垃圾处理有限公司处理。
（2）理化实验室固废：产生量约为0.8t/a，单独收集密封暂存于医疗固废暂存间，定期交由玉溪兴洁垃圾处理有限公司处理。
（3）废活性炭：产生量为0.1t/a，暂存于医疗固废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。
（4）废滤膜：产生量为0.2t/a，经消毒灭菌后，暂存于医疗固废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。
（5）含重金属废水预处理污泥：产生量为0.01t/a，经实验人员脱水后，暂存于医疗固废暂存间，定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。
（6）污水处理站格栅渣：产生量为0.01t/a，滤水消毒后暂存于医废暂存间定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。
（7）污水处理站污泥：产生量为0.0128t/a，经在污水处理站污泥池内脱水后，废水回流自污水处理站调节池，脱水消毒后暂存于医废暂存间定期交由有相应危废处置资质单位清运处置。
（8）废反渗透膜：产生量约为0.5t/a，由供货商上门回收。
（9）化粪池污泥：产生量为0.064t/a，定期委托环卫部门进行清掏处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	地下水环境保护措施：
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境）》（HJ610-2016），各类分区防渗设置技术要求如下：
表5-1  项目分区防渗设置要求及落实情况
	防渗分区
	项目区域
	设置技术要求
	本项目情况

	重点防渗区
	医疗固废暂存间
	防渗层至少为1m厚黏土层（渗系数≤1×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗系数≤1×10-10cm/s），或其它防渗性能等效的材料；或参照GB 18598 执行
	本项目依托现有项目医废暂存间，经现场调查，危废暂存间防渗满足该技术要求

	一般防渗区
	化粪池、污水处理站、一般固体废物暂存间
	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0× 10-7 cm/s；或参照 GB 16889 执行
	本项目依托现有项目化粪池、污水处理站该区域防渗要求能达到该技术要求；

	简单防渗区
	项目区除绿化外其它区域
	一般水泥硬化
	本项目项目区除绿化外其它区域，要求实施一般水泥硬化


土壤环境保护措施：
1、定期对大气污染防治设施进行维护，保证各排放口污染物稳定达标排放，防止事故排放引起环境空气中污染物浓度增加沉降至地面导致的土壤污染；其次在项目区空地设置具有较强吸附能力的绿化带减轻大气沉降对土壤的影响。
2、加强医疗废物暂存间、化粪池、污水处理站的监管，防止危险废物以及项目污废水泄露、外溢等污染土壤。
3、严格落实上述章节提出的分区防渗。

	生态保护措施
	/

	环境
风险
防范
措施
	（1）实验室化学试剂风险防范措施
1）实验室制定安全操作管理规程，每日安排专人对化学试剂的安全存放、使用进行检查，努力确保化学试剂不发生泄漏及火灾爆炸；
2）加强对实验室操作人员的环境安全宣传教育，严格按操作规程操作，杜绝化学试剂瓶罐破裂现象的发生，不使用化学试剂时要及时将瓶罐口封闭；
3）存在化学试剂的科室应远离明火，最大限度地杜绝火灾爆炸现象的发生；
4）结合化学试剂的理化性质，严格控制存在化学试剂的科室的室内温度，当室内温度较高时，应尽量减少使用或不用易挥发的化学试剂；
5）加强对化学试剂操作人员个体防护，如穿防护工作服、戴口罩及手套等；
6）各使用部门领取危险化学品必须指定专人负责，领取人要当面点清品种和数量。
（2）实验室固废在收集、贮存、运送过程中的风险防范措施
1）实验室固废事故应急措施
若发生实验室固废流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：
①确定流失、泄漏、扩散的实验室固废的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生实验室固废泄漏、扩散的现场进行处理；
②采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，尽可能减少对医务人员、其它现场人员及环境的影响，以防扩大污染；
③对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的使用过的工具也须进行消毒；
④处理工作结束后，工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。
2）人员安全防护
实验室固废相关工作人员和管理人员应当达到以下要求：
①掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的实验室固废管理的规章制度、工作流程和各项工作要求；
②掌握实验室固废分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；掌握在实验室固废分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施；
③掌握发生实验室固废流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处理措施。
3）运输过程中风险防范措施
①运送线路避开人口密集区域和交通拥堵道路；
②检查好车况；
③不得搭乘无关人员，不得装载或混装其它货物和动植物；
④车辆行驶时应锁闭车厢门确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出实验室固废等。
（3）火灾风险事故防范措施
1）项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，并定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护；
2）易燃、易爆危险品存放地点严禁烟火，分类存放，经常检查，防止因变质、分解造成自然和爆炸事故；遇水易发生爆炸、燃烧的化学物品，不准放置在潮湿或者易积水、漏水的地点；受阳光照射容易引爆的危险品，要存放在阴凉地点；易燃易爆危险品搬运过程要轻拿轻放，防止震动、撞击、重压、倾倒和摩擦。
（4）运营过程预防措施
建议企业根据生态环境部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，制定突发环境事件应急预案，并报玉溪市生态环境局华宁分局备案；建设单位定期演练、适时更新。

	其他环境
管理要求
	1、环境管理
建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价中提出的施工期和运营期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的关系，具体管理内容如下：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]（1）项目在建设和运行中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地生态环境主管部门的要求及时反映发生的环保问题，接受生态环境主管部门的检查监督。
（2）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。
（3）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。
2、排污许可证办理
根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），本项目为简化管理，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向玉溪市生态环境局申请取得排污许可证。
3、建设项目竣工环境保护验收
本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。












[bookmark: _Toc221181289]六、结论
	本项目符合国家有关产业政策，选址合理，符合相关规划；符合玉溪市“三线一单”及生态环境分区管控要求；总平面布置合理可行。落实本次评价提出的污染防治措施后，废气可做到达标排放，各类废水分类收集，分质预处理使重金属等第一类水污染物达标后，进入污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入华宁县污水处理厂；厂界噪声通过建筑结构隔声、设备减震措施后达标排放；固体废物处置合理，不会对周边环境产生明显不利影响。在项目建设和运营管理期间，认真落实环评提出的各项污染防治措施，污染物能达标排放，对环境的影响可以接受，从环境影响的角度，本项目建设可行。
























附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	氨气
	0.1kg/a
	
	
	0.0142kg/a
	
	0.1142kg/a
	0.0142kg/a

	
	NO2
	0.175kg/a
	
	
	0.0268kg/a
	
	0.2018kg/a
	0.0268kg/a

	
	硫酸雾
	0.003kg/a
	
	
	0.00007kg/a
	
	0.00307kg/a
	0.00007kg/a

	
	HCl
	0.35kg/a
	
	
	0.0151kg/a
	
	0.3651kg/a
	0.0151kg/a

	
	VOCs
	0.225kg/a
	
	
	0.0552kg/a
	
	0.2802kg/a
	0.0552kg/a

	废水
	排放量
	674.6t/a
	
	
	128t/a
	
	802.6t/a
	128t/a

	
	pH（无量纲）
	6-9
	
	
	6-9
	
	
	

	
	COD
	0.035618t/a
	
	
	0.00704t/a
	
	0.042658t/a
	0.00704t/a

	
	BOD5
	0.0111387t/a
	
	
	0.0022016t/a
	
	0.0133403t/a
	0.0022016t/a

	
	SS
	0.0050513t/a
	
	
	0.0009984t/a
	
	0.0060497t/a
	0.0009984t/a

	
	NH3-N
	0.0081598t/a
	
	
	0.0016128t/a
	
	0.0097726t/a
	0.0016128t/a

	
	粪大肠菌群
	0.0019428t/a
	
	
	0.000384t/a
	
	0.0023268t/a
	0.000384t/a

	
	总余氯
	0.0055176t/a
	
	
	0.00109056t/a
	
	0.00660816t/a
	0.00109056t/a

	
	石油类
	0.0000389t/a
	
	
	0.00000768t/a
	
	0.00004658t/a
	0.00000768t/a

	
	LAS
	0.0000777t/a
	
	
	0.00001536t/a
	
	0.00009306t/a
	0.00001536t/a

	
	总氰化物
	0.0000007t/a
	
	
	0.0000001t/a
	
	0.0000008t/a
	0.0000001t/a

	
	挥发酚
	0.0000004t/a
	
	
	0.00000008t/a
	
	0.00000048t/a
	0.00000008t/a

	
	总汞
	0.0000023t/a
	
	
	0.00000046t/a
	
	0.00000276t/a
	0.00000046t/a

	
	总砷
	0.0000001t/a
	
	
	0.00000003t/a
	
	0.00000013t/a
	0.00000003t/a

	
	总镉
	0.0000324t/a
	
	
	0.0000064t/a
	
	0.0000388t/a
	0.0000064t/a

	
	总铅
	0.0001295t/a
	
	
	0.0000256t/a
	
	0.0001551t/a
	0.0000256t/a

	
	总银
	0.0000194t/a
	
	
	0.0000038t/a
	
	0.0000232t/a
	0.0000038t/a

	
	总铬
	0.0000026t/a
	
	
	0.0000005t/a
	
	0.0000031t/a
	0.0000005t/a

	
	六价铬
	0.0000026t/a
	
	
	0.0000005t/a
	
	0.0000031t/a
	0.0000005t/a

	危险废物
	医疗固废
	3.66t/a
	
	
	/
	
	5.46t/a
	/

	
	微生物
实验室固废
	
	
	
	1t/a
	
	
	1t/a

	
	理化
实验室固废
	
	
	
	0.8t/a
	
	
	0.8t/a

	
	废活性炭
	/
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	废滤膜
	/
	
	
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	0.2t/a

	
	含重金属
污泥
	0.33t/a
	
	
	0.01t/a
	
	0.3628t/a
	0.0328t/a

	
	污水处理站格栅渣
	
	
	
	0.01t/a
	
	
	

	
	污水处理站污泥
	
	
	
	0.0128t/a
	
	
	

	一般工业
固废
	废反渗透膜
	/
	
	
	0.5t/a
	
	0.5t/a
	0.5t/a

	
	化粪池污泥
	/
	
	
	0.064t/a
	
	0.064t/a
	0.064t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	7.45t/a
	
	
	/
	
	7.45t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
—  53  —
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