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项目由来
元江金矿位于元江县城249°方向，直距约33km，地理坐标(1980西安坐标系)为东经101°44′46〞～101°45′18〞，北纬23°30′32〞～23°31′15〞之间，隶属元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇管辖。元江县金矿始建于1984年8月，为国有企业，矿山开采矿种为金矿，开采方式为露天开采+地下开采、开采规模为3.2万吨/年。
2002年元江县金矿实施企业改制，元江县政府通过招商引资，引进了广西泰富黄金矿业开发有限公司，2002年12月28日元江县人民政府批复了转让实施方案（元政发〔2002〕184号），自此由广西泰富黄金矿业开发有限公司负责元江县金矿的生产经营活动。广西泰富黄金矿业开发有限公司主要进行矿山开采及金矿堆浸活动，开采及堆浸规模均为3.2万吨/年。2002年广西泰富黄金矿业开发有限公司委托编制了《云南省元江县泰富黄金堆浸场建设项目环境影响评价报告表》，该环评主要针对元江金矿矿山的开采和金矿原矿的堆浸进行评价，并于2003年1月19日取得元江县环保局的环评批复（元环监字2003002），后投入运行。根据咨询了解，于2003年5月29日由元江县环境保护局对元江金矿矿山及堆浸场进行了环保竣工验收（环验〔2003〕3号）。2002年~2007年间在矿区范围内共建设了14个堆浸场。
2007年2月广西泰富黄金矿业开发有限公司与昆明派宏商贸服务有限公司签订了《元江县金矿采矿合作权及资产转让合同书》，并成立了元江县泰富黄金开发有限公司对矿山进行开采。
2015年7月20日，元江县泰富黄金开发有限公司取得了元江县工业商贸和科技信息局出具的投资备案证，同意项目开展前期工作，根据投资备案证，主要建设内容为部分设施、设备更新、改造，生产能力为日处理200吨原矿石。取得投资备案证后元江县泰富黄金开发有限公司对选厂进行技术改造，技术改造完成后采用全泥氰化碳浆工艺进行提金，原矿处理规模为200t/d。
2017年，元江县政府为了彻底解决元江县金矿改制的遗留问题，推动金矿合法合规生产经营，促进地方经济发展，同时有效治理和恢复金矿历年造成的环境问题，元江县人民政府、元江县泰富黄金开发有限公司、元江县山川矿业有限责任公司三方通过协商，于2017年8月22日签订《元江县金矿转让协议书》，依法依规将元江县金矿的采矿权及选厂的经营权转让给元江县山川矿业有限责任公司。
取得选厂的经营权后元江县山川矿业有限责任公司决定选厂沿用现有全泥氰化碳浆工艺生产设备进行选矿作业，不进行其他的技术改造，同时配套新建一座库容为74.84万m3尾矿库用于堆存选矿废渣，尾矿库选址于选厂东北面一箐沟内。2018年5月建设单位委托云南延发矿业科技有限公司编制了《元江县山川矿业有限责任公司元江金矿选厂技改扩建工程可行性研究报告》，针对新建尾矿库2018年6月委托曲靖岩土工程勘测有限责任公司编制了《元江山川矿业有限公司金矿选厂干渣库岩土工程勘察报告》，2018年6月建设单位委托云南延发矿业科技有限公司编制了《云南元江山川矿业有限公司选厂干渣库初步设计》。根据可研及实际情况，项目选厂规模为200t/d，采用全泥氰化碳浆工艺，原矿经磨矿分级后直接由氰化钠进行浸出，采用活性炭进行吸附，形成载金碳后进入解吸、电解车间，后采用硝酸和王水进行分金分银，经过熔炼后最终成为合质金和银，年产合质金99kg，银841.95kg，进行外卖。其中金浸出率为91%，碳吸附率95%，解析率99%，电解率99%。选厂选矿产生的废渣经压滤洗涤脱氰后堆存于74.84万m3尾矿库内，尾矿库服务年限为20.9年。
2018年4月，元江县山川矿业有限责任公司委托重庆浩力环境影响评价有限公司编制了《元江金矿综合技改（一期）项目环境影响报告书》，于2019年12月20日取得了云南省生态环境厅出具的关于元江金矿综合技改（一期）项目环境影响报告书的批复（云环审〔2019〕1-80号）。
取得环评批复后于2020年4月开工对一期项目环保设施进行整改，同时开工建设尾矿库。2022年4月建设单位委托云南崇皓环境科技有限公司编制了《元江金矿综合技改（一期）项目竣工环境保护验收监测报告》，于2024年4月进行了自主验收。元江县山川矿业有限责任公司在全泥氰化碳浆生产线实际生产过程中发现，采用全泥氰化碳浆工艺主要对原矿中的氧化矿进行提取，对原矿中的原生矿不能有效提取，因此全泥氰化碳浆生产线生产过程中产生的尾矿堆存于临时尾矿堆场中，待后续进一步对氰化渣进行资源综合利用，根据《元江金矿综合技改（一期）项目》验收情况，一期工程生产运营期间，设置有两个全泥氰化尾渣临时堆场，氰化渣临时堆场占地面积均为2000m2，目前两个氰化渣临时堆场堆存尾矿总量约为6.5万吨。两个氰化渣临时堆场均已采用防渗土工膜进行了防渗处理，并采用土工布对氰化渣临时堆场进行遮盖，每个堆场设置一个容积为100m3的渗滤液收集池，堆场周边设置截排水沟。
为提取元江金矿矿区范围内的历史堆浸渣中的黄金，2025年元江县山川矿业有限责任公司委托玉溪禾川绿色环境咨询有限公司编制了《元江县山川矿业有限责任公司黄金废渣综合利用项目环境影响报告表》，并于2025年4月27日取得了玉溪市生态环境局元江分局出具的“关于对元江县山川矿业有限责任公司黄金废渣综合利用项目环境影响报告表的批复”（玉环元审〔2025〕10号）。此项目主要对元江金矿矿区范围内的历史堆浸废渣（N2堆场、N8堆场、N9堆场、N10堆场和N13堆场）进行综合利用，提取堆浸渣中的有价金属。
为进一步对剩余历史堆浸渣和全泥氰化尾渣中的贵金属进行回收，元江县山川矿业有限责任公司拟对原历史遗留的9个堆浸场中的堆浸渣（N1堆场、N3堆场、N4堆场、N5堆场、N6堆场、N7堆场、N11堆场、N12堆场、N14堆场）和全泥氰化碳浆生产线产生的氰化渣进行资源综合利用，对其中的有价金属（金）进行提取，同时对氰化渣及堆浸渣中的CN-进行进一步的破解，降低氰化渣及堆浸渣的毒性，进一步降低氰化渣和堆浸渣对环境的风险。
建设单位于2021年12月进行了生产车间的建设，并进行了部分设备安装，车间建设有2条生产线，分别对全泥氰化碳浆生产线氰化渣和原历史遗留9个堆浸场的堆浸渣进行综合利用，其中1#生产线对全泥氰化碳浆生产线堆浸渣进行综合利用，生产规模为200t/d；2#生产线对原9个堆浸场的堆浸渣进行综合利用，生产规模为250t/d，两条生产线总规模为450t/d。根据调查了解，元江县山川矿业有限责任公司已建成的尾矿库尚未投入使用，项目建设一座占地面积为1891m2的尾渣临时堆场，近期项目产生的尾渣运至尾渣临时堆场进行临时堆存，尾矿库投入使用后将尾渣临时堆场内堆存的尾渣运至尾矿库进行堆存；远期项目产生的尾渣运至尾矿库进行堆存。根据建设单位提供资料，项目后续产生尾渣拟作为元江鑫金矿业有限公司元江金矿尾渣综合利用项目的原料。
由于项目生产线未进行环境影响评价工作，2024年5月17日，玉溪市生态环境局出具了行政处罚决定书（玉环罚〔2024〕1-04号）对项目“未批先建”和“未验先投”进行了行政处罚，对公司罚款人民币贰拾贰万肆仟元。收到行政处罚决定书后，元江县山川矿业有限责任公司积极配合，同时向玉溪市生态环境局缴纳了罚款。
根据中华人民共和国国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国生态环境法典》等法律法规，本次资源综合利用项目需进行生态环境影响评价。根据环保部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）：对于“未批先建”的行为，在处罚到位、相关人员责任追究到位以后，依法可以办理环评手续，建设单位已缴纳了本项目罚款，本次为其补办环保手续。本项目对全泥氰化生产线氰化渣和原堆浸场堆浸渣进行资源综合利用，对氰化渣和堆浸渣中的贵金属进行回收，同时进一步对氰化渣及堆浸渣中的CN-进行进一步的破解，降低氰化渣及堆浸渣的毒性，进一步降低氰化渣和堆浸渣对环境的风险，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）的有关规定，项目属于“第三十九、废弃资源综合利用业”中的金属废料与碎屑加工处理，需编制生态环境影响报告表。元江县山川矿业有限责任公司委托我公司（云南博曦环境影响评价有限公司）对该项目进行生态环境影响评价工作。
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[bookmark: _Toc17845]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目

	项目代码
	2603-530428-04-01-814023

	建设单位联系人
	李治民
	联系方式
	18760712108

	建设地点
	云南省玉溪市元江县曼来镇旦弓村

	地理坐标
	（ 101 度 45 分 13.585 秒， 23 度 30 分 59.961 秒）

	国民经济
行业类别
	C4210金属废料和碎屑加工处理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业42；金属废料和碎屑加工处理

	建设性质

	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目申报情形

	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	元江县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2603-530428-04-01-814023

	总投资（万元）
	400
	环保投资（万元）
	174.1

	环保投资占比（%）
	43.52％
	施工工期
	4个月

	是否开工建设

	否
√是： 建设单位于2021年5月开工建设浮选车间，于2021年12月建设完成，2024年5月17日，玉溪市生态环境局出具了行政处罚决定书（玉环罚〔2024〕1-04号）对项目“未批先建”和“未验先投”进行了行政处罚，对公司罚款人民币贰拾贰万元肆仟元。收到行政处罚决定书后，元江县山川矿业有限责任公司积极配合，同时向玉溪市生态环境局缴纳了罚款。
	用地（用海）
面积（m2）
	7891

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中表1确定是否设置项目专项评价。
表1-1    专项评价设置原则表
	专项评价类别
	设置原则
	项目情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
	项目排放的废气不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此项目不设置大气专项评价。

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）新增废水直排的污水集中处理厂。
	项目生产废水进行处理后全部循环回用，不外排；生活污水依托公司已建的生活污水处理站处理后用于场地洒水降尘、绿化，不外排。因此项目不设置地表水专项评价。

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。
	项目风险物质主要为废机油，废机油储存量未超过临界量，因此，项目不设置环境风险专项评价。

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	项目不涉及，因此项目不做生态环境专项评价。

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设。
	项目不属于海洋工程建设项目，因此，项目不做海洋专项评价。

	注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；
2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3、临界量及其计算方法可参照《建设项目环境风险评价技术原则》（HJ169）附录B、附录C。


综上所述，项目无需进行专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、项目与《云南省主体功能区规划》相符性分析
项目位于玉溪市元江县曼来镇旦弓村，根据《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》（云政发[2014]1号），项目区位于国家农产品主产区。该区域的功能定位为：农产品主产区是保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业产业化的重要地区，现代农业的示范基地，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。农产品主产区要以大力发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。
发展方向：
——打破行政区划，推进优势农产品向优势产区集中，建设一批特色产业的规模化、集约化基地，尽快形成一批优质特色农产品产业群、产业带，加快特色产业发展，推进现代农业建设。
——稳定粮食种植面积，努力提高粮食单产，加大对粮食生产的扶持力度，建设一批基础条件好、生产水平高的粮食生产基地。
——加快无公害蔬菜、高档花卉、优质烟叶、优质稻米、优质畜产品和优质水产品等高原特色农业发展，建设规模化、标准化、集约化原料基地，提高农产品质量。
——以转变生产经营方式、提高生产水平为重点，加大“五小”水利基础设施建设，积极开拓市场，推进农林牧结合，大力发展优质草食畜牧、优势特色经济林、优质蚕桑、道地中药材等产业。
——发挥光热水土资源富集的优势，以甘蔗、茶叶、橡胶、热带水果、冬早蔬菜、咖啡、观赏绿化植物等为重点，加大开发力度，扩大冬季农业开发规模、稳步发展生物质能原料产业，积极发展精深加工，促进热区优势特色产业发展。
——大力实施退耕还林、绿化荒山荒地，恢复林草植被。发展生态农业，生产适销对路的新、优、特农产品，发展无公害产品、绿色食品和有机食品，实现经济效益、生态效益和社会效益相统一。
——切实加强农业基础设施、装备建设。以农田水利基础设施建设为主，突出抓好以水浇地、坡改梯和中低产田改造为重点的高稳产农田建设，加强大中型灌区续建配套和节水改造，提高人工增雨抗旱和防雹减灾作业能力。以提高农业生产装备保障能力为目标，切实加快农业机械化步伐。
——合理确定适宜渔业养殖的水域、滩涂，大力发展水库、坝塘、稻田水产养殖业。在南部和低热河谷地区重点扶持发展罗非鱼养殖加工。在天然湖泊、重要江河积极开展渔业资源人工增殖放流，全面实施捕捞许可证制度。
——加强农村劳动力培训，开展多种形式就业培训，拓宽转移就业渠道，努力扩大培训规模。加强就业服务机构建设，完善就业服务体系，为农民提供就业信息。
——农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，要统筹考虑人口迁移等因素，适度集中、集约布局。
——农垦区要继续巩固提高橡胶、茶叶等传统优势农业，发展畜牧、蔬菜、经济林木（果）、花卉等特色农业，发挥各地自身优势，突出特色，宜果则果，宜菜则菜，宜花则花，建设现代化种养殖基地和加工基地，大力发展适合当地特点、具有市场竞争优势的各类特色农业，促进农业产业结构调整和升级。
——加快农业走出去步伐，推进国际化合作，扩大农业对内对外开放。
根据元江县自然资源局查询，项目占地范围内，不涉及基本农田，远离居民敏感点，项目选址不在自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产区、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、建设项目压覆区、矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围，因此项目建设与《云南省主体功能区规划》相符。
项目与主体功能区规划的位置关系见图2。
2、项目与云南省生态功能区划相符性分析 
项目位于玉溪市元江县曼来镇旦弓村，根据《云南省生态功能区划》，本项目所在区域生态功能为Ⅱ4-2元江干热河谷水土保持与林业生态功能区，该区生态特征以中山河谷地貌为主。海拔1300以下的河谷地带热量高雨量偏少，大部分地区降雨量在800毫米 以下，山地垂直带分布明显，地带性植被为季风常绿阔叶林，河谷地带的植被主要是稀树灌木草丛，主要土壤类型为燥红土、赤红壤和紫色土。主要生态环境问题为森林覆盖率低、土地退化严重。生态环境敏感性为土地利用不当而存在潜在的荒漠化。要生态系统服务功能为维护生态脆弱区和生态交错地带的生态安全。保护措施与发展方向为哀牢山西坡封山育林、河谷地带调整产业结构，发展热带经济林木，减少土地的过度利用带来的土地退化。
本次建设生产车间位于元江县山川矿业有限责任公司矿区范围内，项目不新增占地，通过项目建设过程中加强厂区绿化，加强生态保护等，确保项目建设和生产前后项目区生态环境不恶化或有所改善。因此，项目建设符合区域生态环境功能规划。
项目与云南省生态功能区划的位置关系详见附图3。
3、产业政策符合性分析
项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类中“四十二环境保护与资源节约综合利用”：8、废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿））、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）。因此，本项目的建设符合国家当前产业政策。
同时，项目于2026年3月27日取得了元江县发展和改革局下发的云南省固定资产投资项目备案证，备案号（项目代码）为：2603-530428-04-01-814023。
综上所述，本项目建设符合国家和地方现行的产业政策、符合发展规划。
4、与《中华人民共和国生态环境法典》的符合性分析
《中华人民共和国生态环境法典》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会第四次会议于2026年3月12日通过，现予公布，自2026年8月15日起施行。本项目与其符合性分析如下。
表1-2   与《中华人民共和国生态环境法典》的符合性分析
	[bookmark: _GoBack]序号
	条例内容
	本项目内容
	符合性

	1
	污染防治
	第一分编 通则

	第一百五十条 排放污染物的单位和个人，应当采取有效措施，防治在生产、生活和其他活动中产生的大气污染、水污染、海洋污染、土壤污染、固体废物污染、噪声污染、放射性污染，以及化学物质污染、电磁辐射污染、光污染等环境污染。
	本项目产生的精矿脱水废水、尾渣脱水废水经选矿循环水收集池进行收集沉淀后全部循环使用，不外排。堆浸渣依托全泥氰化生产线已建的破碎场地进行破碎、筛分，产生的粉尘依托元江金矿综合技改（一期）项目已建的布袋除尘器进行处理后经排气筒进行排放；装卸扬尘、原料临时堆场扬尘和尾渣临时堆存扬尘采用喷雾洒水降尘措施降低粉尘的排放。近期产生的浮选尾渣经压滤机压滤后运至尾渣临时堆场进行堆存，后期尾矿库投入使用后将尾矿运至尾矿库进行堆存，远期产生的浮选尾渣经压滤机压滤后运至尾矿库进行堆存；布袋除尘器除尘灰经收集后返回粉矿仓中作为生产原料使用；循环水收集池污泥经收集后返回生产线进行利用；废机油经收集后依托公司已建的危险废物贮存库进行暂存，委托有资质的单位进行清运处置；生活垃圾经收集后定期运至指定地点进行堆存处置；废包装材料定期外售废品回收站；废包装桶统一收集后全部由原供应商进行回收利用，固体废弃物进行分类收集处置，处置率达100%，均能得到妥善处置。
	符合

	2
	
	
	第一百五十一条 排放污染物，应当符合污染物排放标准、重点污染物排放总量控制指标、排污许可管理和有关法律、法规、规章的要求。
	项目废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放浓度限值；废水经处理后全部回用，不外排；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。
	符合

	3
	
	
	第一百六十四条 禁止通过暗管、渗井、渗坑、灌注、裂隙、溶洞、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式排放污染物。
禁止向江河湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物和其他污染物。
	项目不涉及利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的行为。
	符合

	4
	
	第二分编 大气污染防治
	第一百八十九条 防治大气污染，应当以改善大气环境质量为目标，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构、交通运输结构。
防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、非道路移动机械、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。
	本项目为废弃资源综合利用项目，项目运营过程中废气主要为堆浸渣破碎、筛分粉尘、装卸扬尘、运输扬尘、原料堆存扬尘和尾渣临时堆存扬尘，堆浸渣破碎、筛分扬尘依托元江金矿综合技改（一期）项目已建的布袋除尘器进行处理后经排气筒进行排放；装卸扬尘、原料临时堆场扬尘、和尾渣临时堆存扬尘采用喷雾洒水降尘措施降低粉尘的排放。
	符合

	5
	
	
	第二百一十一条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
	项目不属于钢铁、建材、有色金属、石油、化工项目，项目运营过程中废气主要为堆浸渣破碎、筛分粉尘、装卸扬尘、运输扬尘、原料堆存扬尘和尾渣临时堆存扬尘，堆浸渣破碎、筛分扬尘依托元江金矿综合技改（一期）项目已建的布袋除尘器进行处理后经排气筒进行排放；装卸扬尘、原料临时堆场扬尘、和尾矿临时堆存扬尘采用喷雾洒水降尘措施降低粉尘的排放。
	符合

	6
	
	
	第二百一十四条 生产、使用含挥发性有机物的原辅材料和产品，应当按照国家规定，在密闭空间、设备中进行并安装、使用污染防治设施，或者采取有效措施减少废气排放。
	项目为废弃资源综合利用项目，不涉及含挥发性有机物的原辅材料和产品。
	符合

	7
	
	
	第二百一十七条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采企业和其他工业生产企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。
工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
	项目不属于钢铁、建材、有色金属、石油、化工项目，项目运营过程中废气主要为堆浸渣破碎、筛分粉尘、装卸扬尘、运输扬尘、原料堆存扬尘和尾渣临时堆存扬尘，堆浸渣破碎、筛分扬尘依托元江金矿综合技改（一期）项目已建的布袋除尘器进行处理后经排气筒进行排放；装卸扬尘、原料临时堆场扬尘和尾渣临时堆存扬尘采用喷雾洒水降尘措施降低粉尘的排放。
	符合

	8
	
	
	第二百四十条 建设单位应当将扬尘污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。
从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位，应当报负有扬尘污染防治监督管理职责的部门备案。
施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。工程渣土等建筑垃圾、建筑土方应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土等建筑垃圾应当进行资源化处理。
施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、监督管理部门等信息。
暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。
	本项目磨矿车间、生产车间等大部分设施均已建成，后续将进行压滤机、浓密设备、尾渣临时堆场、环保设施的建设，施工过程产生的扬尘采取洒水降尘、设置围挡减少扬尘对周围环境的污染；生活污水经临时沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排；施工废水经沉淀池处理后用于施工过程和场地洒水抑尘；选用低噪声设备，合理布置施工场地等措施降低噪声的影响；开挖土石方进行场内回填，建筑垃圾统一收集分类后，可回收利用的部分进行回收利用，不可回收利用的部分则清运至当地城建部门指定的地点进行妥善处置，不得随意丢弃；生活垃圾经分类收集后按当地环卫部门的要求统一处置，严禁施工期间生活垃圾乱堆乱放。
施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、监督管理部门等信息。

	符合

	9
	
	第三分编 水污染防治
	第二百七十九条 禁止向水体排放油类、酸液、碱液、剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆和容器。
禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。
	
项目无油类、酸液、碱液和剧毒废液产生，项目产生的废水经处理后全部回用，不外排，禁止向水体进行排放。
	符合

	10
	
	
	第二百八十二条 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。
禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。
存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。
	本环评要求后续企业禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。
	符合

	11
	
	
	第二百八十六条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
	项目所在地不属于泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。
	符合

	12
	
	
	第二百九十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，防止渗漏、流失，不得稀释排放。
工业园区等区域应当配套建设相应的污水集中处理设施，按照规定安装自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。
向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后，方可排放。
	项目产生的精矿脱水废水、尾渣脱水废水经选矿循环水收集池收集沉淀后全部循环回用，不外排。
	符合

	13
	
	第五分编 土壤污染防治
	第四百一十二条 生产、贮存、运输、使用、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。
	近期产生的浮选尾渣经压滤机压滤后运至氰化渣临时堆场进行堆存，后期尾矿库投入使用后将尾矿运至尾矿库进行堆存，远期产生的浮选尾渣经压滤机压滤后运至尾矿库进行堆存；布袋除尘器除尘灰经收集后返回粉矿仓中作为生产原料使用；循环水收集池污泥经收集后返回生产线进行利用；废机油经收集后依托公司已建的危险废物贮存库进行暂存，委托有资质的单位进行清运处置；生活垃圾经收集后定期运至指定地点进行堆存处置；废包装材料定期外售废品回收站；废包装桶统一收集后全部由原供应商进行回收利用，固体废弃物进行分类收集处置，处置率达100%，均能得到妥善处置。
	符合

	14
	
	
	第四百二十二条 禁止向耕地、林地、草地等农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
	严格按此要求执行。
	符合

	15
	
	第六分编 固体废物污染防治
	第四百六十六条 固体废物污染防治坚持减量化、资源化和无害化的原则，加强产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程管控。
	近期产生的浮选尾渣经压滤机压滤后运至尾渣临时堆场进行堆存，后期尾矿库投入使用后将尾渣运至尾矿库进行堆存，远期产生的浮选尾渣经压滤机压滤后运至尾矿库进行堆存；布袋除尘器除尘灰经收集后返回粉矿仓中作为生产原料使用；循环水收集池污泥经收集后返回生产线进行利用；废机油经收集后依托公司已建的危险废物贮存库进行暂存，委托有资质的单位进行清运处置；生活垃圾经收集后定期运至指定地点进行堆存处置；废包装材料定期外售废品回收站；废包装桶统一收集后全部由原供应商进行回收利用，固体废弃物进行分类收集处置，处置率达100%，均能得到妥善处置。
	符合

	16
	
	
	第四百六十七条 国家采取有效措施加强固体废物综合治理，推进城乡固体废物源头减量和资源化充分利用，最大限度降低固体废物填埋量。
任何单位和个人都应当采取有效措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。
	近期产生的浮选尾渣经压滤机压滤后运至尾渣临时堆场进行堆存，后期尾矿库投入使用后将尾渣运至尾矿库进行堆存，远期产生的浮选尾渣经压滤机压滤后运至尾矿库进行堆存；布袋除尘器除尘灰经收集后返回粉矿仓中作为生产原料使用；循环水收集池污泥经收集后返回生产线进行利用；废机油经收集后依托公司已建的危险废物贮存库进行暂存，委托有资质的单位进行清运处置；生活垃圾经收集后定期运至指定地点进行堆存处置；废包装材料定期外售废品回收站；废包装桶统一收集后全部由原供应商进行回收利用，固体废弃物进行分类收集处置，处置率达100%，均能得到妥善处置。
	符合

	17
	
	
	第四百六十八条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取有效措施，防止或者减少固体废物污染，对所造成的污染依法承担责任。
贮存固体废物，是指将固体废物临时置于特定设施或者场所中的活动。
利用固体废物，是指将固体废物直接作为替代原材料或者燃料使用、从固体废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动。
处置固体废物，是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险成分的活动，或者将固体废物最终置于符合生态环境保护规定要求的填埋场的活动。
	近期产生的浮选尾渣经压滤机压滤后运至尾渣临时堆场进行堆存，后期尾矿库投入使用后将尾渣运至尾矿库进行堆存，远期产生的浮选尾渣经压滤机压滤后运至尾矿库进行堆存；布袋除尘器除尘灰经收集后返回粉矿仓中作为生产原料使用；循环水收集池污泥经收集后返回生产线进行利用；废机油经收集后依托公司已建的危险废物贮存库进行暂存，委托有资质的单位进行清运处置；生活垃圾经收集后定期运至指定地点进行堆存处置；废包装材料定期外售废品回收站；废包装桶统一收集后全部由原供应商进行回收利用，固体废弃物进行分类收集处置，处置率达100%，均能得到妥善处置。
	符合

	18
	
	
	第四百七十五条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧固体废物。
	近期产生的浮选尾渣经压滤机压滤后运至尾渣临时堆场进行堆存，后期尾矿库投入使用后将尾渣运至尾矿库进行堆存，远期产生的浮选尾渣经压滤机压滤后运至尾矿库进行堆存；布袋除尘器除尘灰经收集后返回粉矿仓中作为生产原料使用；循环水收集池污泥经收集后返回生产线进行利用；废机油经收集后依托公司已建的危险废物贮存库进行暂存，委托有资质的单位进行清运处置；生活垃圾经收集后定期运至指定地点进行堆存处置；废包装材料定期外售废品回收站；废包装桶统一收集后全部由原供应商进行回收利用，固体废弃物进行分类收集处置，处置率达100%，均能得到妥善处置。
	符合

	19
	
	
	第四百八十九条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染的措施。
禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	项目须建立健全的工业固体废物管理台账；近期产生的浮选尾渣经压滤机压滤后运至尾渣临时堆场进行堆存，后期尾矿库投入使用后将尾渣运至尾矿库进行堆存，远期产生的浮选尾渣经压滤机压滤后运至尾矿库进行堆存；布袋除尘器除尘灰经收集后返回粉矿仓中作为生产原料使用；循环水收集池污泥经收集后返回生产线进行利用；废机油经收集后依托公司已建的危险废物贮存库进行暂存，委托有资质的单位进行清运处置；生活垃圾经收集后定期运至指定地点进行堆存处置；废包装材料定期外售废品回收站；废包装桶统一收集后全部由原供应商进行回收利用，固体废弃物进行分类收集处置，处置率达100%，均能得到妥善处置。
	符合

	20
	
	
	第四百九十条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照法律法规规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。
	项目委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
	符合

	21
	
	
	第四百九十一条 实行排污许可管理的产生工业固体废物的单位的排污许可证中应当记载工业固体废物的贮存、利用、处置要求等信息。
	企业已取得排污许可证，证书编号：91530428MA6KTHYJ29001V，项目建成后将及时变更排污许可证，并执行相关的排污许可管理制度。
	符合

	22
	
	
	第四百九十二条 产生工业固体废物的单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施。
	本报告要求企业应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施。
	符合

	23
	
	
	第五百零六条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。
任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧生活垃圾。
机关、事业单位等应当在生活垃圾分类工作中起示范带头作用。
已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。
	项目经生活垃圾桶收集后运至指定地点进行堆存处置。
	符合

	24
	
	
	第五百三十一条 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。
	企业危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所应严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置识别标志。
	符合

	25
	
	
	第五百三十二条 产生危险废物的单位，应当按照国家规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。
	公司应当按照国家规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。
	符合

	26
	
	
	第五百三十三条 产生危险废物的单位，应当按照国家规定和生态环境保护标准的要求贮存、利用、处置危险废物。
任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧危险废物。
	企业危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并按要求委托有资质的单位进行处置，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧危险废物。
	符合

	27
	
	第七分编 噪声污染防治
	第五百六十五条 工业企业选址应当符合国土空间规划以及相关规划要求，县级以上地方人民政府应当按照规划要求优化工业企业布局，防止工业噪声污染。
	项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，项目选址符合国土空间规划及相关规划。
	符合

	28
	
	
	第五百六十六条 在噪声敏感建筑物集中区域，禁止新建排放噪声的工业企业，改建、扩建工业企业的，应当采取有效措施防止工业噪声污染。
	项目所在区域不属于噪声敏感建筑物集中区域，且根据预测项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
	符合

	29
	
	
	第五百六十七条 排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声。
	根据预测，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
	符合

	30
	
	
	第五百六十九条 建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。
施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。
	施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。
	符合

	31
	
	
	第五百七十条 在噪声敏感建筑物集中区域施工作业或者因施工作业可能造成严重污染的，应当优先使用低噪声施工工艺和设备。
	企业应使用低噪声施工工艺和设备。
	符合


根据上表的分析可以看出，本项目符合《中华人民共和国生态环境法典》中的相关要求。
5、与玉溪市“三线一单”的符合性分析
（1）项目与《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号）的符合性
为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(中发〔2018〕17号)、《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）文件精神玉溪市人民政府于2021年12月6日印发了《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号），全面实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，实施生态环境分区管控，协同推进生态环境高水平保护和经济高质量发展，项目与玉政发〔2021〕15号的符合性判定见下表。
表1-3    项目与“三线一单”的符合性分析一览表
	类别
	文件
	项目情况
	符合性

	生态保护红线
	执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后按照批准效果执行，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。
	项目位于玉溪市元江县曼来镇旦弓村，根据元江县自然资源局出具的“三区三线”查询意见，项目不在生态红线范围内
	符合

	环境质量底线
	水环境质量底线
	到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到V类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣V类水体。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。
	项目周边的地表水体为马伏洞小河，汇入咪期河，咪期河在下游汇入南溪河，最终流入元江。水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准。项目生产废水和生活污水经处理后全部回用，不外排，不会改变区域地表水环境功能
	符合

	
	大气环境质量底线
	到2025年，全市环境空气质量稳中向好，中心城区城市空气质量优良天数比率保持稳定，主要污染物排放量达到国家和省级污染物总量控制要求，单位GDP二氧化碳排放控制在省下达指标内。到2035年，全市环境空气质量持续保持优良，实现稳中向好，主要污染物排放总量和二氧化碳排放量持续减少。
	项目区域环境空气为达标区，项目生产过程中产生的大气污染物采取措施后能达标排放，对周围环境空气的影响较小，不会突破当地环境质量底线
	符合

	
	土壤环境风险防控底线
	到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，土壤环境风险得到全面管控。
	项目采取了土壤污染防控措施，对土壤环境质量影响较小。
	符合

	资源利用上线
	强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度控制目标。
	项目使用处理后的废水作为生产用水
	符合


（2）与关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知（玉市环〔2024〕40号）的符合性
根据玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知（玉市环〔2024〕40号），并查询项目生态管控单元，本项目占用元江县1个管控单元，即：元江哈尼族彝族傣族自治县矿产资源重点管控单元（单元编号：ZH53042820004）。项目用地不涉及元江县饮用水水源地保护区、自然保护区、国家森林公园等环境敏感区。项目与管控单元位置图见图1。
[image: 管控单元截图20260329]
图1   项目与管控单元位置图
项目与其符合性分析详见下表。
表1-4   项目与所在地“玉溪市生态环境分区管控”符合性分析一览表
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	玉溪市生态环境管控总体要求

	空间布局约束
	1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。
2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。
3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。
5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
	1、 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于名录中的鼓励类，不属于限制类、淘汰类。项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。
2、 本项目位于元江县曼来镇旦弓村，不属于抚仙湖、星云湖、杞麓湖流域。
3、本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

	


符合

	污染物排放管控

	1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。
3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。
4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。
5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。
6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。
8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。
	1、本项目不属于重点行业；
2、项目运营过程中生产废水和生活污水经处理后全部回用，不外排。
3、项目不涉及饮用水水源保护区。
4、项目对各产尘点采取洒水降尘的措施。
5、项目占地范围内不涉及农用地。
6、本项目近期产生的尾渣临时堆存于尾渣临时堆场，尾矿库投入使用后采用汽车将尾渣临时堆场内的尾渣运至尾矿库进行堆存，远期产生的尾渣采用汽车运至尾矿库进行堆存。
	







符合

	环境风险防控
	1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
	本项目不涉及危险化学品。

	

符合

	资源开发利用效率
	1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。
2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。
3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。
4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。
5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。
6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
	1、项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，占地面积小；
2、本项目用水主要为生产用水和生活用水，废水经处理后全部回用，不外排
3、本项目用地不涉及耕地，不占用生态保护红线；
4、本项目不涉及高污染燃料。
	



符合

	元江哈尼族彝族傣族自治县矿产资源重点管控单元

	空间布局约束
	1、限制开采供过于求、国家规定保护性开采、资源总量不足和对生态环境影响较大的矿产，禁止开采可耕地的砖瓦用粘土等矿产。
2、新建矿山严格控制最低开采规模及最低服务年限，原则上新建矿山设计规模应达到中型以上。
3、严格执行禁止开采区规定，对各类保护区内已设置的商业探矿权和采矿权，依法退出；对各类保护区设立之前已存在的合法探矿权和采矿权，以及各类保护区设立之后各项手续完备且已征得保护区主管部门同意设立的探矿权和采矿权，分类提出差别化的补偿和退出方案，在保障探矿权和采矿权人合法权益的前提下，依法有序退出。
	1、项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，不属于矿产和粘土开采。
2、项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，项目不属于矿山开采项目。
3、项目不涉及。
	符合

	污染物排放管控
	1、推行清洁生产工艺，严格控制矿产资源开发的污染物排放。
2、对原有大中型矿山进行技术改造，淘汰污染严重、资源利用率低的落后设备与工艺。
3、加强绿色勘查开采新技术、新方法和新工艺研发与推广，积极推进绿色勘查与开发。
4、推进绿色矿山建设，完善尾矿库污染防治措施，严格落实排污许可制度。
5、加快推进历史遗留矿山生态修复工作，争取到2025年，基本完成历史遗留露天矿山生态修复工作。
	1、项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，项目废水经处理后全部回用，不外排；尾渣经汽车运输至尾矿库进行堆存；各产尘点采取降尘措施；
2、项目不涉及；
3、项目不涉及；
4、项目依托的尾矿库采取粘土+防渗膜+土工布+粘土的方式进行防渗处理，并设置地下水监测井；设置容积为8000m3的调节池收集尾矿库内雨水及渗滤液；设置回水泵将调节池中的水扬送至渣库每个平台上进行喷淋，以防止渣尘飞扬；
5、项目不涉及。
	符合

	环境风险管控
	1、矿山采选区、废水处理设施、固体废物储存场所等应配备完善的污染防治措施，严防对水体和土壤造成污染。
2、对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、种植等措施开展复垦还绿，严防重金属污染。
	1、项目循环水收集池、依托的尾矿库等均配备完善的污染防治措施，不会对水体和土壤造成污染。
2、依托的尾矿库服务期满后采取平整、覆土、种植等措施开展复垦还绿，严防重金属污染。
	符合

	资源开发效率要求
	1、从源头减少废水产生，实施清污分流，充分利用矿井水、循环利用选矿水。
2、提高矿产资源回采率和综合回收率，大力开展粉煤灰、炉渣、冶炼废渣、尾矿等资源化利用。
	1、项目实施清污分流，生产废水经处理后全部循环回用，不外排；
2、项目为氰化渣及堆浸渣的资源综合利用，属于尾矿的资源化利用
	符合


根据上表对照分析，本项目符合“玉溪市生态环境分区管控”中的相关要求。
6、与元江县“三区三线”划定范围的符合性分析
根据元江县自然资源和规划局出具的“三区三线”的情况说明，本项目占地范围不涉及永久基本农田和生态保护红线、不在城镇开发边界内，项目占地不涉及元江县“三区三线”划定范围。
7、与“《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》”符合性分析
根据云南省发展和改革委员会2022年8月19日发布的《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》（云发改基础〔2022〕894号文），项目与实施细则的符合性分析见下表。
表1-5  与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析
	云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）（2022年版）
	项目情况
	符合性

	禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	项目不涉及港口、码头建设。
	符合

	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	项目不在自然保护区范围内。
	符合

	禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
	项目不在风景名胜区范围内。
	符合

	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目不涉及饮用水水源保护区。
	符合

	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园及森林公园。
	符合

	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目不涉及长江、金沙江流域内，不涉及长江流域河湖岸线，不涉及金沙江岸线保护区和保留区，不涉及九大高原湖泊保护区、保留区。
	符合

	禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	项目不涉及过江设施建设。本项目废水收集处理后全部回用，不新设、改设或扩大排污口。
	符合

	禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	项目不涉及生产性捕捞。
	符合

	禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目位于澜沧江流域，未处于金沙江、长江干、支流和九大高原湖泊沿岸。项目不属于化工园区、化工项目或尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库建设。
	符合

	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	项目属于资源综合利用项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业。
	符合

	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
	项目不属于石化、现代煤化工行业，不涉及危险化学品生产。
	符合

	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	项目不属于产业政策及相关法律法规明令禁止的落后产能及过剩产能项目。不属于高耗能、高排放项目。不涉及农药原药生产，也不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》。
8、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析
推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号），项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性判定分析见下表：
表1-6  与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析
	序号
	《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》
	项目情况
	符合性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，不属于码头及长江通道项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	项目位于玉溪市元江县曼来镇旦弓村，项目占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区，不属于禁止建设的区域。
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱荞殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	项目位于玉溪市元江县曼来镇旦弓村，不涉及饮用水源保护区，因此不属于禁止建设的区域。
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不属于该禁止类范畴。
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目所在区域不属于禁止建设的区域，亦不属于禁止建设的项目。
	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目废水不外排
	符合

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	项目不涉及该条规定
	符合

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	距离项目最近的河流为马尿河，不属于长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围。
	符合

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，也不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
	本项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，符合产业政策。
	符合

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，不属于不符合落后产能项目，也不属于不符合要求的高耗能高排放项目。
	符合


根据上表的分析可以看出，项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）中的相关要求。
9、与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》符合性分析
为进一步加强云南生物多样性保护工作，积极推进生态文明建设，云南省生物多样性保护联席会议组织编制了《云南省生物多样性保护战略与行动计划(2012-2030年)》，划定了生物多样性保护的6个优先区域，提出了9大保护优先领域和34项行动。2013年2月5日云南省人民政府十二届第二次常务会议审议通过了《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》，作为云南省未来20年生物多样性资源有效保护和可持续利用的指导性文件。
根据叠图（详见附图4）分析，本工程不涉及《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》优先保护区域。
根据现场调查，项目区生态评价范围内未发现国家级、省级保护植物，也未发现有元江县所保护的名木古树分布，不属于重要生态环境。项目区内及周边人类活动频繁，经现场踏勘，项目周边野生动物仅有少量田鼠、家鼠等动物分布，均属常见种类，无国家规定保护的野生动物，也无其生境和栖息地。项目区域植被为当地特有种类，本项目实施对云南省生物多样性保护优先区域的影响不大，与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012- 2030年）》统筹生物多样性保护与经济社会发展，保护优先、科学利用的指导思想和基本原则是一致的。本项目与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030 年）》不冲突。
10、与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划》（2021-2025年）的符合性
2022年5月10日，玉溪市生态环境局印发《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划》（2021-2025年）（以下简称《规划》）。项目与其符合性分析见下表：
表1-7  与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划》符合性分析一览表
	序号
	相关内容
	建设情况
	符合性

	第五章 坚持创新引领，推动绿色低碳发展

	第一节
	调整产业结构

	1
	加快构建现代化产业体系。落实碳达峰、碳中和决策部署，严格实行能源消费强度和总量双控，加快节能降碳工艺革新，推进矿冶产业向开放型、创新型和绿色化、信息化、高端化发展。以产业兼并重组、淘汰落后产能和技术升级改造为抓手，推动矿山、冶炼、加工全链条发展，加快钢铁行业转型升级，建成现代化“绿色钢城”。
	项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，不属于高耗能项目，也不属于钢铁行业。
	符合

	2
	严控产业准入门槛。调整优化产业结构，推进产业绿色发展。加快完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，制订更严格的产业准入门槛。
	根据对照《玉溪市生态环境分区管控实施方案》，本项目符合所在区域的相关要求。
	符合

	3
	淘汰落后产能。认真落实产业政策，严格环境影响评价，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，加快淘汰落后产能，推动产业结构优化升级。
	项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，不属于淘汰落后产能，项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，正在进行环境影响评价。
	符合

	第二节
	优化产业布局

	1
	资源型经济转型发展带。以新平县、峨山县、易门县三个资源类型地区为主，以两型三化为方向，推动资源型经济转型发展，培育接续产业，加速新旧动能转换，大力发展循环经济。
	本项目位于元江县曼来镇旦弓村。
	不涉及

	第三节
	加快推动绿色低碳发展

	1
	健全绿色低碳发展支撑体系。强化绿色发展的法规和政策保障，推进环境保护、节能减排约束性指标的刚性管理。
	本项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，不属于高耗能、高排放项目。项目严格落实环境保护措施。
	符合

	第六章  优化空间布局，构建生态保护空间格局

	第一节
	明确主体功能分区
	
	

	1
	按照《全国主体功能区规划》以及《云南省主体功能区划》有关要求，云南省构建“三屏两带”为主体的生态安全战略格局。
	项目的建设符合《全国主体功能区规划》以及《云南省主体功能区划》有关要求。
	符合

	第二节
	构建空间格局

	1
	统筹国土空间开发保护格局。严控生态保护红线，加强对三大高原湖泊、自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源地等区域生态管控和保护，强化南盘江、曲江流域和红河谷-绿汁江流域的生态修复与治理，发挥生态保护红线对国土空间开发底线的约束作用。严守永久基本农田红线，强化永久基本农田对各类建设布局的约束。科学划定城镇开发边界，充分考虑地形条件、自然生态、环境容量等因素，综合分析人口、产业、城镇规模和发展趋势等，框定总量、限定容量，防止城镇无序蔓延；统筹保护与开发，科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。
	根据元江县自然资源和规划局出具的“三区三线”的情况说明，本项目占地范围不涉及永久基本农田和生态保护红线、不在城镇开发边界内，项目占地不涉及元江县“三区三线”划定范围。
	符合

	2
	落实空间管控布局。实行“三区三线”分级管控。
	根据元江县自然资源和规划局出具的“三区三线”的情况说明，本项目占地范围不涉及永久基本农田和生态保护红线、不在城镇开发边界内，项目占地不涉及元江县“三区三线”划定范围。
	符合

	第七章 应对气候变化，控制温室气体排放

	第二节
	控制温室气体排放

	1
	推动能源清洁化。优化工业能源消费结构，做优做强绿色能源产业，加快推进低碳玉溪建设。
	项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，不涉及燃煤等能源。
	符合


根据以上分析，本项目符合《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划》（2021-2025年）的相关要求。
11、与《元江县国土空间总体规划》符合性分析
根据元江县自然资源和规划局出具的“三区三线”的情况说明，本项目占地范围不涉及永久基本农田和生态保护红线、不在城镇开发边界内，项目占地不涉及元江县“三区三线”划定范围。
12、与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》及规划环评的符合性分析
①与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析
云南省自然资源厅、云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅、云南省财政厅、云南省生态环境厅、云南省商务厅、云南省能源局联合印发《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》，项目与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性见下表。
表1-8  本项目与《云南省矿产资源总体规划》（2021-2025年）的符合性分析
	云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）要求
	本项目情况
	符合性

	第二章总体要求
	坚持空间管控，优化勘查开发布局。严格国土空间用途管制，衔接区域“三线一单”生态环境分区管控要求，优化矿产资源勘查开发布局，构建矿产资源勘查开发新格局。
	项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，项目占地不涉及生态红线、基本农田，不在城镇开发边界范围内。
	符合

	第三章统筹区域矿产资源勘查开发
	坚持生态优先、绿色发展，落实流域国土空间开发保护制度。落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的要求。重点处理好金沙江流域及赤水河流域(云南段)的矿产资源勘查开发，以不破坏生态环境为前提，优化矿产资源开发布局，严格管控采矿活动统筹流域生态保护治理与矿业高质量绿色发展。健全完善九大高原湖泊保护区内矿业权退出机制，持续推进矿区生态保护修复。
	项目位于玉溪市元江县曼来镇旦弓村，项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目
	符合

	
	滇中化工和金属冶炼区域性资源深加工区：以磷、铜、铁、煤等为重点，推进资源规模开发，保障有色金属和稀贵金属新材料、精细磷化工、绿色硅光伏、绿色铝、绿色钒钛等产业资源供应，打造以化工、金属冶炼加工为重点的区域性资源深加工区。
	
	

	第五章提升矿产资源开发利用水平
	第二节保障矿产资源供给
提升贵金属矿产开发利用水平。鼓励矿山企业实施技术研发和改造升级，推广应用低氰、无氰提金工艺，提高废石、尾矿及氰渣资源综合利用。通过技术创新，切实提高铂钯、伴生银等贵金属矿的综合回收利用水平。不再新建日处理岩金矿石300吨以下的露天采选项目、100吨以下的地下采选项目。
	本项目为金矿氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，属于尾矿及氰渣资源综合利用
	符合


综上分析，项目符合《云南省矿产资源总体规划》（2021-2025年）中的相关要求。
②与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕130号）符合性分析
表1-9  《云南省矿产资源总体规划环境影响报告书》审查意见的符合性
	相关内容
	项目情况
	符合性

	（一）坚持生态优先、绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实《中华人民共和国长江保护法》，按照“共抓大保护、不搞大开发”的要求，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。
	本项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，不涉及禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域
	符合

	（二）严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。
	本项目占地不涉及生态保护红线
	符合

	（三）禁止开采汞、蓝石棉、可耕地砖瓦用粘土及其他对生态环境可能产生严重破坏且难以恢复的矿产，限制开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭和湿地泥炭以及砂金、砂铁等矿产。
	本项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，不属于禁止和限制开采的矿产
	符合

	（四）严格环境准入，保护区域生态功能。按照云南省生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山生态保护修复相关要求，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。
	项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，项目占地面积小。

	符合

	（五）加强矿山生态修复和环境治理。
	
	符合


根据上表的分析可知，项目符合《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕130号）的要求
13、与《玉溪市矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析
项目与《玉溪市矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性见下表1-10。
表1-10    项目与《玉溪市矿产资源总体规划》符合性分析
	规划要求
	项目情况
	符合性

	第二章指导原则和目标
	坚持空间管控，优化矿业开发布局。优化矿产资源勘查开采布局，严格国土空间用途管制，衔接区域“三线一单”生态环境分区管控要求，构建矿产资源保护勘查开发新格局。
	本项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，不涉及禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域
	符合

	
	坚持技术创新，促进资源高效利用。加强矿产资源勘查开发技术创新，推动先进开发利用技术、管理经验、信息化技术等方面的深度融合，全面提高矿产资源开发利用水平。
	
	符合

	第三章矿产勘查开发与保护布局
	坚持生态优先、绿色发展，落实流域国土空间开发保护制度。充分发挥玉溪市资源优势，合理控制矿产资源开发强度。重点处理好“三湖”流域、重要饮用水水源保护地的矿产资源勘查开发，优化流域矿产开发布局，控制“三湖”流域周边矿产资源的开发利用强度，严格管控砂石土类矿产开采活动，统筹流域生态保护治理与矿业高质量绿色发展。
	项目位于玉溪市元江县曼来镇旦弓村，项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，项目占地面积小
	符合


根据上表的分析可知，本项目建设符合《玉溪市矿产资源总体规划（2021-2025年）》中的相关要求。
14、与《元江县矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析
项目与《元江县矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性见下表1-11。
表1-11    项目与《元江县矿产资源总体规划》符合性分析
	规划要求
	项目情况
	符合性

	第二章指导思想、原则和目标
	以矿业高质量绿色发展为主题，以矿产资源保护与合理利用为主线，以改革创新为动力，深化矿产资源管理改革，提升矿业开发水平，全面提高利用效率，为元江县经济社会高质量发展提供矿产资源保障。
	本项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，可有效提升资源利用率，可有效促进矿产资源开发利用
	符合

	
	坚持生态优先，促进矿业绿色发展。坚持节约资源和保护环境的基本国策，助力碳达峰、碳中和目标任务的实现，促进矿产资源开发利用和生态环境保护相协调。
	
	符合

	第四章矿产资源勘查开发利用与保护
	积极采用新技术、新方法、新工艺、新设备，坚决淘汰国家明令禁止的落后生产工艺，以市场为导向，优化产品结构，引导矿山企业节约和合理利用资源，提高矿产资源综合利用水平。
	项目位于玉溪市元江县曼来镇旦弓村，项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，项目采用的工艺不属于国家明令禁止的落后生产工艺
	符合


根据上表的分析可知，本项目建设符合《元江县矿产资源总体规划（2021-2025年）》中的相关要求。
15、与《“十四五”工业绿色发展规划》符合性分析
《“十四五”工业绿色发展规划》对工业产业结构、生产方式绿色低碳转型进行了要求，本项目与发展规划的符合性分析见下表。

表1-12    本项目《“十四五”工业绿色发展规划》符合性分析表
	规划要求
	项目情况
	符合性

	碳排放强度持续下降。单位工业增加值二氧化碳排放降低18%，钢铁、有色金属、建材等重点行业碳排放总量控制取得阶段性成果。
	不涉及
	符合

	污染物排放强度显著下降。有害物质源头管控能力持续加强，清洁生产水平显著提高，重点行业主要污染物排放强度降低10%。
	本项目产生的废气、固废均得到有效处置，污染物排放强度降低，对源头管控能力加强，项目达到清洁生产国内一般水平，对照《“十四五”工业绿色发展规划》中“专栏6重点行业清洁生产改造工程”项目不属于中有色“两高”重点行业。
	符合

	资源利用水平明显提高。重点行业资源产出率持续提升，大宗工业固废综合利用率达到57%，主要再生资源回收利用量达到4.8亿吨。单位工业增加值用水量降低16%。
	采用加药浮选工艺对氰化渣和堆浸渣进行资源综合利用，回收氰化渣和堆浸渣中的金，提高了矿山资源整体利用率

	符合

	绿色制造体系日趋完善。重点行业和重点区域绿色制造体系基本建成，完善工业绿色低碳标准体系，推广万种绿色产品，绿色环保产业产值达到11万亿元。布局建设一批标准、技术公共服务平台。
	本项目绿色建设纳入元江金矿绿色矿山建设整体规划中。
	符合


从上表的分析可知，本项目建设符合《“十四五”工业绿色发展规划》中的相关要求。
16、与《黄金工业污染防治技术政策》符合性分析
2020年1月15日生态环境部发布了《黄金工业污染防治技术政策》，文号：公告2020年第7号，本项目符合性分析如下。
表1-13    项目与《黄金工业污染防治技术政策》符合性分析
	序号
	规划要求
	项目情况
	符合性

	一、总则
	（二）本技术政策适用于黄金工业金矿采选和以金精（块）矿、废杂金等含金物料为主要原料冶炼黄金过程的污染防控，不适用于有色金属工业等冶炼副产金的过程。
	本项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，对氰化渣及堆浸渣提取有价金属金，本项目适用于此技术政策
	符合

	
	（四）黄金工业污染防治应遵循“源头减量、过程控制、末端治理、资源化利用”结合的原则，以氰化尾渣、含氰废水及重金属污染防控为重点，积极推广先进、成熟的污染防治技术，提高黄金工业污染防治水平。
	本项目以氰化渣及堆浸渣提取有价金属金，同时加入漂白粉，进一步对全泥氰化生产线的氰化渣及原有堆浸渣中的CN-进行进一步的破解，降低氰化渣及堆浸渣的毒性，进一步降低氰化渣及堆浸渣对周围环境的影响
	符合

	二、源头及生产过程污染防控
	选矿生产宜使用复合、低毒浮选药剂。
	项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，采用低毒浮选药剂提取氰化渣及堆浸渣中的有价金属金。
	符合

	三、污染治理及综合治理
	采场、矿石堆场、排土场、尾矿库应在确保生产安全情况下采取遮盖或喷淋洒水等措施减少扬尘排放。生产区内道路应采取洒水降尘等措施控制扬尘。
	项目依托的尾矿库采取喷淋洒水降尘的措施，厂区内道路采取洒水降尘的措施降低粉尘对周围环境的影响。
	符合

	
	水污染防治应遵循雨污分流、清污分流、分类收集、分质处理和循环利用的原则，实现污水全收集利用或达标排放，外排废水应达到国家或地方相应排放要求。
	厂区采取雨污分流、清污分流的措施，运营过程中的选矿废水经沉淀处理后循环回用于选矿，不外排
	符合

	
	生活污水宜单独收集并根据其去向合理处理后进行生产、绿化、冲洗等综合利用，其水质应达到相应要求。
	项目工作人员生活污水依托已建的生活污水处理站进行处理，后用于道路洒水降尘和绿化，不外排。。
	符合

	
	采矿废石、浮选尾矿等固体废物的贮存和利用应符合国家环境保护相应要求。采矿废石应优先用于回填，或作为建材等方式进行综合利用。鼓励采选过程产生的浮选尾矿用于露天采坑或井下采空区回填，或作为建材等方式进行综合利用。
	项目近期产生的尾渣临时堆存于尾渣临时堆场，尾矿库投入使用后经汽车运输至公司已建的尾矿库进行堆存，远期产生的尾渣经汽车运输至公司已建的尾矿库进行堆存。
	符合

	
	（1）应通过合理的生产布局减少对厂界外噪声敏感目标的影响。
（2）对于噪声较大的各类风机、破碎机、球磨机等应采取隔振、减振、隔声、消声等措施。
	项目生产车间布局合理，各生产设施采取基础减震、厂房隔音的措施
	符合

	四、二次污染
	（一）应加强污染治理设施的运营管理，确保设施、设备正常运行。对储存、使用和排放有毒有害物质的车间和存在泄漏风险的装置，应设置防渗事故泄漏液收集池，并配套相应无害化应急处理设施。
	公司在运营过程中应加强污染治理设施的运营管理，确保设施、设备正常运行。
	符合

	
	（五）尾矿库应采取干滩遮盖、洒水降尘或分散排矿、设置截排洪沟渠、设置挡风抑尘墙（网）等防止尾矿流失或尾矿粉尘飞扬的措施。
	项目近期产生的尾渣临时堆存于尾渣临时堆场，尾矿库投入使用后经汽车运输至公司已建的尾矿库进行堆存，远期产生的尾渣经汽车运输至公司已建的尾矿库进行堆存，尾矿库采取干堆堆存，尾矿库进行喷淋洒水降尘的措施，尾矿库周围设置截排水沟。
	符合

	
	（六）尾矿库应按照贮存尾矿性质进行合理防渗，并在坝外设置尾矿库渗滤液收集设施及渗滤液应急无害化处理设施。
	项目依托的尾矿库已采取粘土+防渗膜+土工布+粘土的方式进行了防渗处理，同时设置有一个容积为8000m3的调节池收集尾矿库内的雨水和渗滤液
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《黄金工业污染防治技术政策》相关要求。
17、与《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943-2018）符合性分析
本项目与《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943-2018）的符合性详见下表。
表1-14   项目与《黄金行业氰渣污染控制技术规范》的符合性
	序号
	规范要求
	项目情况
	符合性

	1
	氰渣利用和处置企业的环境管理台账记录应符合国家的相关规定，分别记录设施基本情况、设施运行情况、污染物排放情况、主要药剂添加情况等日常运行信息和污染治理设施的运行维修维护情况。
	本环评提出，项目须设置管理台账，分别记录设施基本情况、设施运行情况、污染物排放情况、主要药剂添加情况等日常运行信息和污染治理设施的运行维修维护情况
	符合

	2
	氰渣利用和处置前应根据利用和处置方式选择适用技术进行脱氰处理，不同氰渣利用和处置方式的脱氰处理技术选择可参考表1。脱氰处理车间应采取水泥硬化等防腐、防渗(漏)措施，设防渗（漏）事故池。事故池有效容积应满足相关设计规范要求。脱氰处理过程中产生的废水应优先循环利用。
	项目使用全泥氰化生产线产生的氰化渣进行提取有价金属金，全泥氰化生产线产生的氰化渣已进行了脱氰处理，经脱氰处理后的氰化渣中氰根含量小于5mg/L，脱氰过程产生的废水进行循环回用，不外排
	符合

	3
	氰渣或氰化尾矿浆排入尾矿库后，其产生的渗滤液或上清液应优先回用于生产。氰渣利用和处置过程中废水的排放应符合GB 8978或地方污水排放标准的相关要求，废气的排放应符合GB 16297或地方大气污染物排放标准的相关要求。
	氰化渣和堆浸渣采用药剂提取有价金属金，项目近期产生的尾渣临时堆存于尾渣临时堆场，尾矿库投入使用后经汽车运输至公司已建的尾矿库进行堆存，远期产生的尾渣经汽车运输至公司已建的尾矿库进行堆存，产生的渗滤液喷淋至尾矿库各平台，可有效降低粉尘的排放
	符合

	4
	尾矿库必须采用防渗设计，并应符合以下规定：a）采用粘土防渗时，防渗层渗透系数不低于1.0×10-7cm/s，且厚度不小于1.5 m；b）采用高密度聚乙烯膜复合衬层进行防渗时，高密度聚乙烯膜厚度不小于1.0 mm，并满足CI/T 234规定的技术指标要求。高密度聚乙烯膜铺设与焊接过程，应满足CJJ 113相关技术要求。在施工完毕后，应对高密度聚乙烯膜进行完整性检测。
	项目依托的尾矿库已采取粘土+防渗膜+土工布+粘土的方式进行了防渗处理，防渗系数可达1.0×10-7cm/s
	符合

	5
	企业应按照HJ819和有关法律规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并按照信息公开管理办法公布监测结果。
	建设单位应按照HJ819和有关法律规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并按照信息公开管理办法公布监测结果
	符合

	6
	尾矿库、堆浸场投入使用之前，企业应监测地下水背景值。
尾矿库、堆浸场应根据拟建场地水文地质条件、地下水补径排特点，结合可能的污染影响，以控制地下水水质变化为原则，合理布设地下水监测点，并符合以下要求：a）本底井，一眼，设在处置场地下水流向上游30～50m处；
b）污染扩散井，两眼，分别设在垂直处置场地下水走向的两侧各30~50m处；c）污染监视井，两眼，分别设在处置场地下水流向下游30m、50m处。
	元江县山川矿业有限责任公司尾矿库已设置5口监测井，并在尾矿库投入使用前对监测井进行了背景值监测。1#监测井（X=2604044.169，Y=781485.168）为对照井；2#监测井（2604230.921，Y=781473.885）为污染扩散监测井；3#监测井（X=2604369.512，Y=781612.427）、4#监测点为污染监视监测点，作为污染监视监测井；5#监测点为选厂污染监视监测井。
	符合

	7
	地下水监测因子由运行企业根据矿石中存在对环境可能产生污染的元素确定，特征污染物测定项目至少包括：氰化物、铜、铅、锌、砷、汞、镉、铬（六价），分析方法按照GB/T 14848执行。常规测定项目及分析方法按照GB/T 14848执行。
	建设单位在后续自行监测过程中污染因子至少包括氰化物、铜、铅、锌、砷、汞、镉、铬（六价）。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943-2018）相关要求。
18、与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》的符合性分析
2022年07月27日，中共云南省委和云南省人民政府发布《云南省关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，分析如下：
表1-15  项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》的符合性分析表
	序号
	方案要求
	项目情况
	符合性

	1
	加快推动绿色低碳发展：深入推进碳达峰行动；坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展；推进清洁生产和能源资源节约高效利用；加强生态环境分区管控。
	本项目不属于高耗能高排放项目，本项目清洁生产等级为国内一般。根据元江县自然资源局查询的结果，本项目位于元江县矿产资源重点管控单元。
	符合

	2
	深入打好蓝天保卫战：深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战；推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理；改善区域大气和声环境质量。
	项目施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘及燃油机械尾气。通过物料篷盖、洒水清扫、物料封闭运输、车辆清洗等措施处理后，对周围环境的影响较小。
项目施工期噪声主要为运输车辆噪声及施工噪声，噪声具有间歇性且持续时间较短，随着施工期的结束，施工期噪声的影响也随之消失，通过采取合理布置施工现场、合理安排施工时间、定期维护动力机械设备等措施后对周围环境的影响不大。
本项目不涉及挥发性有机物和氮氧化物的排放。
项目废气采用洒水降尘措施治理，对周围大气环境影响较小。
	符合

	3
	深入打好碧水保卫战：深入打好“湖泊革命”攻坚战；深入打好长江流域（云南段）保护修复攻坚战;深入打好珠江流域(云南段）保护治理攻坚战；深入打好赤水河流域(云南段）保护治理攻坚战；深入打好重度污染水体脱劣攻坚战；持续打好城市黑臭水体治理攻坚战；持续打好城市黑臭水体治理攻坚战；巩固提升饮用水安全保障水平；强化陆域水域污染协同治理。
	本项目不属于九大高原湖泊径流区；不属于珠江流域（云南段）、赤水河流域（云南段）沿岸；本项目生产废水循环使用不外排，生活污水处理达标后回用于绿化和洒水降尘。
	符合

	4
	深入打好净土保卫战：持续打好农业农村污染治理攻坚战；深入推进农用地土壤污染防治和安全利用；有效管控建设用地土壤污染风险；稳步推进“无废城市”建设；加强新污染物治理；进一步加强重金属污染防控；强化地下水污染协同防治。
	项目用地为采矿用地，不涉及农用地，项目运营期为防止土壤、地下水污染，采取分区防渗措施，防止重金属污染土壤与地下水。堆场周边设置地下水监测井，防治地下水污染。
	符合

	5
	切实维护生态环境安全：持续提升生态系统质量；实施生物多样性保护重大工程；强化生态保护监督管理；确保核与辐射安全；严密防控环境风险。
	项目位于玉溪市元江县曼来镇旦弓村委会马伏洞村民小组元江山川矿业有限公司矿区范围内，土地性质为建设用地，项目区及周围1000m范围内没有风景名胜区、饮用水源保护区，不涉及生态保护红线，没有需要特殊保护的动植物分布，生物多样性不丰富。
本项目原料为氰化渣和堆浸渣，在《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》中。云南省核工业二〇九地质大队于2025年01月03日对元江县山川矿业有限责任公司堆浸渣进行了铀（钍）系元素活度浓度监测，检测报告中该项目放射性元素活度浓度U在4.6-4.9Bq/kg(0.0046-0.0049Bq/g），Ra未检出，Th未检出，K：168-733Bq/kg
（0.168-0.733Bq/g），堆浸渣中铀（钍）系单个核素活度浓度均未超过1贝可/克(Bq/g)，不涉及核与辐射安全。
云南泰义检测技术有限公司于2025年9月25日对氰化渣进行了检测，镭-226：12.8~30.0Bq/kg，钍-232：25.1~87.4Bq/kg，铀-238：未检出~5.41Bq/kg，钾-40：425.3~877.7Bq/kg，内照射指数：0.1~0.2Bq/kg，外照射指数：0.2~0.6Bq/kg。氰化渣铀（钍）系单个核素活度浓度皆没有超过1贝可/克（Bq/g），不涉及核与辐射安全。
本评价要求项目运营期采取切实有效的风险防范措施，及时巡检堆体稳定度，定期进行渗漏检测，并按要求修编突发环境事件应急预案并演练，严防环境风险。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《云南省关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》相关要求。
19、与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析
根据云南省人民政府关于印发《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的通知，文号：云政发〔2024〕14号，分析如下：
表1-16  项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析表(摘抄)
	方案要求
	项目情况
	符合性

	五、提升面源污染治理精细化水平
	（十四）持续推动扬尘污染治理管控。严格落实建筑施工工地“六个百分之百”要求，对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。到2025年，城镇装配式建筑和采用装配式技术体系建筑占新开工建筑面积比重达30%；昆明市主城区道路机械化清扫率达90%左右，其他地级城市建成区达85%左右，县城达70%左右。
	本项目施工期严格执行建筑施工工地“六个百分之百”要求，采取洒水降尘措施减少施工期扬尘的产生。
	符合

	六、强化多污染物减排
	推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全省80%以上的钢铁产能完成超低排放改造，力争50%以上的水泥熟料产能、合规焦化产能完成超低排放改造。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs 废气旁路。
	本项目不属于钢铁、水泥、焦化重点行业。
	符合

	七、完善大气环境管理体系
	完善重污染天气应对机制。建立健全省市县三级重污染天气应急预案体系，明确各级政府部门责任分工，规范重污染天气预警启动、响应、解除工作流程。鼓励重点行业企业开展绩效等级提升行动。结合排污许可制度，确保应急减排清单覆盖所有涉气企业。
	本评价要求项目运营期采取切实有效的风险防范措施，并按要求编制突发环境事件应急预案，并且与玉溪市重污染天气应对机制相衔接。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的相关要求。
20、与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》的符合性
项目区与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》的符合性详见下表。
表1-17  与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》（摘抄）的符合性分析
	序号
	规划要求
	项目情况
	符合性

	1
	严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	项目正在进行环境影响评价工作，项目生产车间、依托的尾矿库进行了防渗处理措施。本环评提出，项目土壤防治措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	符合

	2
	强化土壤污染重点监管单位的环境监管。以有色金属矿和黑色金属矿采选、有色金属和黑色金属冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、焦化、医药制造、制革、电镀、铅蓄电池制造、印染、危险废物利用及处置等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位为重点，动态更新土壤污染重点监管单位名录，完善云南省土壤污染重点监管单位综合监管信息化平台，监督土壤污染重点监管单位全面落实土壤污染防治义务。到2025年底前，至少完成一轮土壤和地下水污染隐患排查整改、土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。加强企业拆除活动污染防治现场检查，督促土壤污染重点监管单位落实拆除活动污染防治措施。
	根据《2024年玉溪市环境监管重点单位名录》元江县山川矿业有限责任公司属于土壤污染重点监管单位；本次环评提出了防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治措施，2025年已对项目区域土壤环境质量现状进行了监测。企业已完成土壤污染隐患排查，并编制《土壤隐患排查报告》进行了备案。
	符合

	3
	落实地下水防渗和监测措施。督促“一企一库”、“两场两区”采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测。指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施。省级生态环境部门组织开展地下水污染防治重点排污单位周边地下水环境监测。
	根据《2024年玉溪市环境监管重点单位名录》元江县山川矿业有限责任公司不属于水污染防治重点排污单位；项目生产车间和依托的尾矿库采取了重点防渗措施，公司厂区已设置了监测井，并根据玉溪市生态环境局下发的《全国排污许可证》每季度进行地下水自行监测。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》相关要求。
21、与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析
《云南省固体废物污染环境防治条例》已由云南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议于2022年11月30日审议通过，2023年3月1日起执行。
表1-18  《云南省固体废物污染环境防治条例》（摘选）符合性分析
	序号
	条例要求
	项目情况
	符合性

	1
	第三条：固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化、无害化和污染担责、分级分类管理的原则。
	本项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，以氰化渣及堆浸渣提取有价金属金，同时加入漂白粉，进一步对全泥氰化生产线的氰化渣及原有堆浸渣中的CN-进行进一步的破解，降低氰化渣及堆浸渣的毒性，进一步降低氰化渣及堆浸渣对周围环境的影响
	符合

	2
	第十四条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；
禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。
	项目近期生产产生的尾渣临时堆存于尾渣临时堆场，尾矿库投入使用后经汽车运输至公司已建的尾矿库进行堆存，远期产生的尾渣经汽车运输至公司已建的尾矿库进行堆存，禁止随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒
	符合

	3
	第二十四条、产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。
	项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，项目近期生产产生的尾渣临时堆存于尾渣临时堆场，尾矿库投入使用后经汽车运输至公司已建的尾矿库进行堆存，远期产生的尾渣经汽车运输至公司已建的尾矿库进行堆存，建立管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《云南省固体废物污染环境防治条例》相关要求。
22、与《云南省生态环境保护条例》符合性分析
《云南省生态环境保护条例》，2024年9月26日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，2024年11月1日起施行，本项目符合性分析见下表。
表1-19   项目与《云南省生态环境保护条例》符合性分析（摘选)
	序号
	条例要求
	项目情况
	符合性

	第二章  监督管理

	1
	第十二条  省、州（市）人民政府应当确定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，编制生态环境分区管控方案，构建生态环境分区管控体系。县级以上人民政府及其有关部门应当将生态环境分区管控方案作为区域开发建设、环境影响评价和监督管理的重要依据。
	项目位于玉溪市元江县曼来镇旦弓村，元江县山川矿业有限责任公司矿区范围内，根据查询，项目位于元江哈尼族彝族傣族自治县矿产资源重点管控单元范围内。项目建设符合玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）相关要求。
	符合

	2
	第十七条  编制有关开发利用规划，建设对生态环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。
	目前项目正在履行环境影响评价手续相关工作。
	符合

	第四章  污染防治

	1
	排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对生态环境的污染和危害。
	项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和其他需要保护的区域，不涉及生态红线范围，在严格落实已有及本环评提出的各项废水治理措施后，正常情况下可确保达标回用，不外排。项目运营过程采取洒水降尘措施降低粉尘的排放，对周边环境的影响较小；产噪设备安装于生产车间内，根据预测可知，厂界噪声达标排放；项目近期生产产生的尾渣临时堆存于尾渣临时堆场，尾矿库投入使用后经汽车运输至公司已建的尾矿库进行堆存，远期产生的尾渣经汽车运输至公司已建的尾矿库进行堆存，固废处置率达100%。
项目生产生产原料为氰化渣及堆浸渣，在《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》中。云南省核工业二〇九地质大队于2025年01月03日对元江县山川矿业有限责任公司堆浸渣进行了铀（钍）系元素活度浓度监测，检测报告中该项目放射性元素活度浓度U在4.6-4.9Bq/kg(0.0046-0.0049Bq/g），Ra未检出，Th未检出，K：168-733Bq/kg
（0.168-0.733Bq/g），堆浸渣中铀（钍）系单个核素活度浓度均未超过1贝可/克(Bq/g)，不涉及核与辐射安全。
云南泰义检测技术有限公司于2025年9月25日对氰化渣进行了检测，镭-226：12.8~30.0Bq/kg，钍-232：25.1~87.4Bq/kg，铀-238：未检出~5.41Bq/kg，钾-40：425.3~877.7Bq/kg，内照射指数：0.1~0.2Bq/kg，外照射指数：0.2~0.6Bq/kg。氰化渣铀（钍）系单个核素活度浓度皆没有超过1贝可/克（Bq/g），不涉及核与辐射安全。
	符合

	2
	县级以上人民政府及其有关部门应当加强重金属污染防治，确定重点行业、重点区域，加强对涉铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑等企业的环境监管，控制和减少重金属污染物的排放
	根据《2024年玉溪市环境监管重点单位名录》元江县山川矿业有限责任公司属于土壤污染重点监管单位；项目生产车间、尾渣临时堆场及依托的尾矿库进行了防渗处理。制定堆体周边土壤、地下水自行监测方案，本项目主要监测因子为铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑；自行监测结果因定期在《全国排污许可证管理信息公开平台-公开端》填报执行报告，对全社会公开。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《云南省生态环境保护条例》相关要求。
23、与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》的符合性分析
2022年1月11日云南省生态环境厅发布了《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》，本项目符合性分析如下：
表1-20 与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》符合性分析
	序号
	规划要求
	项目情况
	符合性

	1
	严格准入管理
将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实固体废物污染环境和破坏生态防治措施，将固体废物环境污染防治设施建设资金纳入投资概算。
	本次评价固体废弃物已纳入环境影响评价。项目近期生产产生的尾渣临时堆存于尾渣临时堆场，尾矿库投入使用后经汽车运输至公司已建的尾矿库进行堆存，远期产生的尾渣经汽车运输至公司已建的尾矿库进行堆存。
	符合

	2
	推进清洁生产
督促企业合理选择清洁的原料、能源和工艺、设备，减少有毒、有害原料的使用，提高资源利用效率。以有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、环境治理业等工业固体废物产生量大的行业为重点，实施强制性清洁生产审核，督促企业实施清洁生产技术改造，从源头减少工业固体废物及危险废物产生。鼓励引导工业企业开展自愿清洁生产审核工作。
	本项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，提取氰化渣及堆浸渣中的有价金属金，提高了资源的利用效率。本项目清洁生产等级为国内一般；后续若主管部门要求企业进行强制性清洁生产审核，则结论和清洁生产技术改造措施以单独的清洁生产审核报告为准。
	符合

	3
	强化利用处置
严格落实尾矿、粉煤灰、冶炼渣、工业副产石膏等工业固体废物综合利用技术和产品标准，规范工业固体废物综合利用行业发展。拓宽磷石膏利用途径，继续推广磷石膏在生产水泥和新型建筑材料等领域的利用，在确保环境安全的前提下，探索磷石膏在土壤改良、生态修复、路基材料等领域的应用。鼓励水泥、制砖等建材企业优先使用磷石膏、钢渣、冶炼渣、赤泥等工业固体废物作为替代原料，提高工业固体废物综合利用率，推动企业开展固体废物再生利用产物环境风险影响评价。
	本项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，提取氰化渣及堆浸渣中的有价金属金
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》相关要求。
24、与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》的符合性分析
2022年3月07日生态环境部发布《关于进一步加强重金属污染防控的意见》，本项目与“意见”的符合性分析如下：
表1-21   项目与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》的符合性分析
	序号
	意见要求
	项目情况
	符合性

	二、防控重点

	1
	重点重金属污染物。重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。
重点行业。包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钻、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钻、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。
重点区域。依据重金属污染物排放状况、环境质量改善和环境风险防控需求，划定重金属污染防控重点区域。
	①本项目生产废水经处理后全部循环回用，不外排，无重金属污染物排放。
②本项目属于氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，不属于重有色金属矿采选业和冶炼业、铅蓄电池制造业、电镀行业、化学原料及化学制品制造业皮革鞣制加工业等6个行业。
③根据《2024年玉溪市环境监管重点单位名录》元江县山川矿业有限责任公司属于土壤污染重点监管单位；项目生产车间及依托的尾矿库进行了防渗处理。制定堆体周边土壤、地下水自行监测方案，本项目主要监测因子为铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑；自行监测结果因定期在《全国排污许可证管理信息公开平台-公开端》填报执行报告，对全社会公开。
	符合

	四、分类管理，完善重金属污染物排放管理制度

	2
	推行企业重金属污染物排放总量控制制度。依法将重点行业企业纳入排污许可管理。对于实施排污许可重点管理的企业，排污许可证应当明确重金属污染物排放种类、许可排放浓度、许可排放量等。各地生态环境部门探索将重点行业减排企业重金属污染物排放总量要求落实到排污许可证，减排企业在执行国家和地方污染物排放标准的同时，应当遵守分解落实到本单位的重金属排放总量控制要求。重点行业企业适用的污染物排放标准、重点污染物总量控制要求发生变化，需要对排污许可证进行变更的，审批部门可以依法对排污许可证相应事项进行变更，并载明削减措施、减排量，作为总量替代来源的还应载明出让量和出让去向。到2025年，企业排污许可证环境管理台账、自行监测和执行报告数据基本实现完整、可信，有效支撑重点行业企业排放量管理。
	项目属于氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，生产废水经处理后全部循环回用，不外排，无重金属污染物排放。项目于2025年10月30日取得了排污许可证，证号：91530428MA6KTHYJ29001V，有效期为：2025年10月30日-2030年10月29日。后续若主管部门要求企业进行总量削减，企业应及时变更全国排污许可证，并且注明削减措施和削减量，并且说明总量替代来源的还应载明出让量和出让去向。企业目前在《全国排污许可证信息平台-公开端》定期填报执行报告、自行监测和环境管理台账,数据完整、可信、有效。
	符合

	五、严格准入，优化涉重金属产业结构和布局

	3
	依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	本项目为氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目，本项目涉及的产品、工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“限制类”和“淘汰类”之列，同时对照《市场准入负面清单（2020年）》，本项目不属于禁止事项，符合国家产业政策。
	符合

	六、突出重点，深化重点行业重金属污染治理

	4
	加强涉重金属固体废物环境管理。加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。推动锌湿法冶炼工艺按有关规定配套建设浸出渣无害化处理系统及硫渣处理设施。
	根据《2024年玉溪市环境监管重点单位名录》元江县山川矿业有限责任公司属于土壤污染重点监管单位；项目生产车间及依托的尾矿库进行了防渗处理，采用洒水降尘的措施防止扬散。
	符合

	八、落实责任，促进信息公开和社会共治

	5
	鼓励公众参与。重点行业企业应依法披露重金属相关环境信息。有条件的企业可设置企业公众开放日。充分发挥行业协会等社会团体作用，督促企业自觉履行社会责任。
	项目于2025年10月30日取得了排污许可证，证号：91530428MA6KTHYJ29001V，有效期为：2025年10月30日-2030年10月29日，本项目取得批复后，应及时变更全国排污许可证。本次评价要求元江县山川矿业有限责任公司将堆存自行监测结果应定期在《全国排污许可证管理信息公开平台-公开端》填报执行报告，对全社会公
开。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《关于进一步加强重金属污染防控的意见》相关要求。
25、与《黄金产业高质量发展实施方案（2025-2027）》的符合性
工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部、商务部、应急管理部、国务院国资委、海关总署、市场监管总局、国家矿山安监局于2025年6月23日颁布了《黄金产业高质量发展实施方案（2025-2027）》，项目与《黄金产业高质量发展实施方案（2025-2027）》的符合性分析详见表1-22。
表1-22    与《黄金产业高质量发展实施方案（2025-2027）》的符合性
	序号
	方案要求
	项目情况
	符合性

	1
	强化资源绿色高效利用。按照“源头减量、过程控制、未端治理、资源化利用”原则，促进绿色勘查、开采和生产，推进清洁能源替代，建设一批绿色矿山和绿色工厂。推动氰渣协同处置及全组分利用，支持企业加快氰化提金工艺改造、氰渣无害化充（回）填、含氰废水回收利用等技术改造示范。支持低品位、难处理、共伴生资源的综合利用，提高金、银资源及伴生铜、铅、锌等有价元素的回收率。鼓励开展黄金尾矿库二次资源开发，利用尾矿回收有价金属、制备建筑材料等。推进废弃电器电子产品、退役光伏组件、含金银废催化剂、废旧金银制品等黄金、白银回收。建立健全黄金回收台账和交易报备制度，鼓励黄金精炼企业与回收企业开展委托回收业务，完善黄金回收市场体系。支持行业组织研究制定黄金等贵金属回收实施标准及规范指南，规范个人、企业回收行为。（国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、商务部、市场监管总局按职责分工负责）
	项目为氰化渣、堆浸场进行资源综合利用，属于氰渣无害化利用，利用尾渣回收有价金属，公司在后续运营过程中建立健全黄金回收台账和交易报备制度。
	符合


26、与关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见的符合性
2021年3月18日，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、市场监管总局、国管局联合发布《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号），项目与关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见的符合性详见表1-23。
表1-23    与发改环资〔2021〕381号的符合性
	序号
	方案要求
	项目情况
	符合性

	1
	（五）主要目标。到2025年，煤研石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸杆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。大宗固废综合利用水平不断提高，综合利用产业体系不断完善；关键瓶颈技术取得突破，大宗固废综合利用技术创新体系逐步建立；政策法规、标准和统计体系逐步健全，大宗固废综合利用制度基本完善；产业间融合共生、区域间协同发展模式不断创新；集约高效的产业基地和骨干企业示范引领作用显著增强，大宗固废综合利用产业高质量发展新格局基本形成。
	项目为氰化渣、堆浸场进行资源综合利用，属于氰渣无害化利用，利用尾渣回收有价金属。
	符合

	2
	（七）尾矿（共伴生矿）。稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。加快推进黑色金属、有色金属、稀贵金属等共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收﹐推动有价金属提取后剩余废渣的规模化利用。依法依规推动已闭库尾矿库生态修复，未经批准不得擅自回采尾矿。
	项目为氰化渣、堆浸场进行资源综合利用，属于氰渣无害化利用，利用尾渣回收有价金属，属于稀贵金属等共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）相关要求。
27、与《尾矿污染环境防治管理办法》的符合性
《尾矿污染环境防治管理办法》已于2022年3月15日由生态环境部2022年第二次部务会议审议通过，2022年7月1日起施行。项目与《尾矿污染环境防治管理办法》的符合性分析详见表1-24。
表1-24    与《尾矿污染环境防治管理办法》的符合性
	序号
	管理办法要求
	项目情况
	符合性

	1
	产生、贮存、运输、综合利用尾矿的单位，以及尾矿库运营、管理单位，应当采取措施，防止或者减少尾矿对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。
	公司设置一个尾矿库，现状未投入使用，待尾矿库投入使用后项目产生的尾渣运至尾矿库进行堆存，尾矿库为干堆尾矿库，设置回喷系统，定期对尾矿进行喷淋洒水降尘；尾矿库尾渣堆存渗滤液和雨天临时经排渗管收集进入调节池内，用于尾矿库回喷。
	符合

	2
	产生尾矿的单位应当建立健全尾矿产生、贮存、运输、综合利用等全过程的污染防治责任制度，确定承担污染防治工作的部门和专职技术人员，明确单位负责人和相关人员的责任。
	根据调查，公司已建立健全的尾矿产生、贮存、运输、综合利用等全过程的污染防治责任制度，确定承担污染防治工作的部门和专职技术人员，明确单位负责人和相关人员的责任。
	符合

	3
	产生尾矿的单位应当在尾矿环境管理台账中如实记录生产运营中产生尾矿的种类、数量、流向、贮存、综合利用等信息；尾矿库运营、管理单位应当在尾矿环境管理台账中如实记录尾矿库的污染防治设施建设和运行情况、环境监测情况、污染隐患排查治理情况、突发环境事件应急预案及其落实情况等信息。
尾矿环境管理台账保存期限不得少于五年，其中尾矿库运营、管理单位的环境管理台账信息应当永久保存。
产生尾矿的单位和尾矿库运营、管理单位应当于每年1月31日之前通过全国固体废物污染环境防治信息平台填报上一年度产生的相关信息。
	根据调查了解，公司尾矿库建设有尾矿环境管理台账，管理台账会如实记录生产运营中产生尾矿的种类、数量、流向、贮存、综合利用等信息。同时本环评要求，尾矿环境管理台账保存期限不得少于五年，其中尾矿库运营、管理单位的环境管理台账信息应当永久保存。
	符合

	4
	新建、改建、扩建尾矿库的，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定，落实尾矿污染防治的措施。
尾矿库选址，应当符合生态环境保护有关法律法规和强制性标准要求。禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域、河道湖泊行洪区和其他需要特别保护的区域内建设尾矿库以及其他贮存尾矿的场所。
	项目尾渣依托公司已建的尾矿库进行堆存，尾矿库已进行了环境影响评价，本环评提出，公司尾矿库运行需严格按照环评提出的污染防治措施进行污染防治。项目依托的尾矿库不涉及生态保护红线、永久基本农田集中区域、河道湖泊行洪区和其他需要特别保护的区域。
	符合

	5
	新建、改建、扩建尾矿库的，应当根据国家有关规定和尾矿库实际情况，配套建设防渗、渗滤液收集、废水处理、环境监测、环境应急等污染防治设施。
	根据调查了解，项目依托的尾矿库已配套建设有防渗、渗滤液收集、废水处理、环境监测、环境应急等污染防治设施。
	符合

	6
	尾矿库防渗设施的设计和建设，应当充分考虑地质、水文等条件，并符合相应尾矿属性类别管理要求。
尾矿库配套的渗滤液收集池、回水池、环境应急事故池等设施的防渗要求应当不低于该尾矿库的防渗要求，并设置防漫流设施。
	根据调查了解，项目依托的尾矿库配套建设的渗滤液收集池、回水池、环境应急事故池等设施的防渗要求均不低于尾矿库的防渗要求，并设置了防漫流设施。
	符合

	7
	依法实行排污许可管理的产生尾矿的单位，应当申请取得排污许可证或者填报排污登记表，按照排污许可管理的规定排放尾矿及污染物，并落实相关环境管理要求。
	公司于2025年10月30日取得了排污许可证，编号：91530428MA6KTHYJ29001V。公司按照排污许可管理的规定排放尾矿和污染物。
	符合

	8
	尾矿库运营、管理单位应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，加强对尾矿库污染防治设施的管理和维护，保证其正常运行和使用，防止尾矿污染环境。
	公司已采取了防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。
	符合

	9
	尾矿水应当优先返回选矿工艺使用；向环境排放的，应当符合国家和地方污染物排放标准，不得与尾矿库外的雨水混合排放，并按照有关规定设置污染物排放口，设立标志，依法安装流量计和视频监控。
	根据一期项目环评，尾矿库渗滤液和淋滤水经收集后采用回喷系统，将调节池中的水扬送至渣库每个平台上进行喷淋，以防止渣尘飞扬。
	符合

	10
	尾矿库运营、管理单位应当按照国家有关标准和规范，建设地下水水质监测井。
尾矿库上游、下游和可能出现污染扩散的尾矿库周边区域，应当设置地下水水质监测井。
	公司尾矿库已设置有5个地下水监测井，监测井设置于区域地下水水流的上游、下游和侧游，且公司定期对地下水监测井进行自行监测。
	符合

	11
	尾矿库运营、管理单位应当按照国务院生态环境主管部门有关规定，开展尾矿库突发环境事件风险评估，编制、修订、备案尾矿库突发环境事件应急预案，建设并完善环境风险防控与应急设施，储备环境应急物资，定期组织开展尾矿库突发环境事件应急演练。
	公司已编制了突发环境事件应急预案，并由玉溪市生态环境局元江分局进行了备案。公司已定期组织开展了尾矿库突发环境事件应急演练。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《尾矿污染环境防治管理办法》相关要求。
28、与《加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案》的符合性
生态环境部于2021年2月26日发布了关于印发《加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案》的通知（环办固体〔2021〕4号），项目与《加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案》的符合性详见表1-25。
表1-25    项目与环办固体〔2021〕4号的符合性
	序号
	方案要求
	项目情况
	符合性

	1
	督促尾矿库企业对照问题清单和时限要求，编制或修订污染防治方案，按照“一库一策”加快实施治理，严格落实各项污染治理措施，着力提升尾矿库环境治理设施运行和管理水平。治理完成后，尾矿库生产经营单位应当及时开展验收，无生产经营主体的尾矿库由治理组织实施单位开展验收。生态环境部门要紧盯污染突出问题，严格核查污染防治措施落实情况和治理效果，完成一项，核查一项，销号一项，确保治理到位。
	本环评提出，公司尾矿库在投入运营前须编制污染防治方案，尾矿库严格落实各项污染治理措施，着力提升尾矿库环境治理设施运行和管理水平。
	符合

	2
	各地生态环境部门进一步提高尾矿库环境污染监测能力，以饮用水水源地上游尾矿库为重点，建立健全尾矿库环境预警监测体系，根据尾矿成分明确特征污染物种类，制定有针对性的监测方案，加强对尾矿库尾水排放及下游地表水水质的监测监控，及时发现早期环境污染隐患。
	尾矿库已建设地下水跟踪监测井，在区域地下水水流方向的上游、下游和侧游建设了5个地下水监测井，并委托有资质的单位定期对地下水进行监测。
	符合

	3
	相关地方各级生态环境部门严把新（改、扩）建尾矿库环保准入关，新（改、扩）建尾矿库建设项目严格按照生态环境保护有关法律法规和标准规范同步配套建设环境治理设施，未经环保验收或验收不合格的尾矿库不得投入运行。除《长江保护法》等有关法律另有规定外，长江干流岸线3公里、重要支流岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库项目一律不予批准其环评文件。
	根据调查，项目依托的尾矿库目前尚未进行环保验收工作，尾矿库未投入使用，在尾矿库未投入使用前，项目产生的尾渣输送至尾渣临时堆场进行堆存，尾矿库投入使用后将尾渣临时堆场内的尾渣运至尾矿库堆存；后期项目产生的尾渣运输至尾矿库进行堆存。公司已建的尾矿库不在长江干流岸线3公里、重要支流岸线1公里范围内。
	符合


从上表可以看出，项目建设符合《加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案》相关要求。
29、项目选址合理性分析
1）项目选址合理性分析
本项目位于玉溪市元江县曼来镇旦弓村，项目选址不涉及元江县“三区三线”划定范围，项目不涉及不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区、不在城市及城镇居民区等人口集中地；项目符合《云南省主体功能区规划》、《云南省生态功能区划》、《元江县国土空间规划》等要求。
项目区环境空气质量良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求，地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类要求，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，地下水各监测点位的各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，土壤环境满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准值。
项目投产后在采取环评规定的污染治理措施的情况下，各大气污染物排放均可达到相应污染物排放标准要求，在项目正常运行情况下，无废水外排，不会对地表水体产生影响。项目区产生的噪声到达环境敏感点时，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类区标准。固废均能得到有效处理处置，处置率100%，项目建设后对土壤的影响在可控范围内，对周边环境影响较小。
项目废水经处理后全部回用，不外排，对项目区地表水环境影响较小；项目堆浸渣破碎、筛分依托公司已建破碎站，破碎筛分粉尘经已建的布袋除尘器进行处理后经15m高的排气筒进行排放；项目厂址不涉及玉溪市市级、县（市、区）级、乡镇级集中式饮用水水源地保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；不在城市及城镇居民区等人口集中地区；项目区环境质量良好，项目建成后对周边环境影响可接受，项目选址合理。
2）尾渣临时堆场选址合理性分析
公司已建成的尾矿库尚未投入使用，项目近期产生的尾渣运至尾渣临时堆场进行临时堆存，尾矿库投入使用后将尾渣临时堆存内堆存的尾渣运至尾矿库进行堆存，远期产生的尾渣运至尾矿库进行堆存。尾矿库已纳入公司《元江金矿综合技改（一期）项目环境影响报告书》进行了审批，选址合理，尾渣临时堆场选址依据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅱ类一般工业固体废物处置场要求进行分析，比对结果详见下表。
表1-26   尾渣临时堆场场址与GB18599-2020选址要求对照结果表
	场址要求
	第Ⅱ类一般工业固体废物选址、堆存要求
	拟建尾渣临时堆场场址、堆存要求
	符合性

	选址要求
	1
	一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求
	项目位于元江县曼来镇旦弓村，不在城市发展规划范围内，符合相关法规要求。
	符合

	
	2
	贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定
	项目区周边500m范围内无关心点，满足相关卫生防护距离要求。
	符合

	
	3
	贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内
	尾渣临时堆存选址不涉及生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域。
	符合

	
	4
	贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域
	根据项目区水文地质，尾渣临时堆场选址不涉及断层，基岩内未揭露到溶洞，场区地表无岩溶塌陷、岩溶漏斗、洼地等分布。场地属于弱岩溶发育区
	符合

	
	5
	贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内
	项目尾渣临时堆场底部标高为2032m，距离项目最近的地表水体为马伏洞小河，距离尾渣临时堆场为1062m，标高为1940m，项目尾渣临时堆场不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
	符合

	技术要求
	6
	贮存场、填埋场的防洪标准应按重现期不小于50年一遇的洪水位设计，国家已有标准提出更高要求的除外
	项目尾渣临时堆场四周设置围挡，顶部设置顶棚，满足100年一遇的洪水水位设计。
	符合

	
	7
	贮存场和填埋场一般应包括以下单元：
a)防渗系统、渗滤液收集和导排系统；
b)雨污分流系统；
c)分析化验与环境监测系统；
d)公用工程和配套设施；
e)地下水导排系统和废水处理系统
	本项目尾渣临时堆场设计包含相关系统，建设单位在建设中落实
	符合

	
	8
	贮存场及填埋场施工方案中应包括施工质量保证和施工质量控制内容，明确环保条款和责任，作为项目竣工环境保护验收的依据，同时可作为建设环境监理的主要内容。
	本评价在措施中提出要求，让建设单位在建设过程中落实
	符合

	
	9
	贮存场及填埋场在施工完毕后应保存施工报告、全套竣工图、所有材料的现场及实验室检测报告。采用高密度聚乙烯膜作为人工合成材料衬层的贮存场及填埋场还应提交人工防渗衬层完整性检测报告。上述材料连同施工质量保证书作为竣工环境保护验收的依据
	本评价在措施中提出要求，建设单位在建设过程中落实
	符合

	
	10
	贮存场及填埋场渗滤液收集池的防渗要求应不低于对应贮存场、填埋场的防渗要求
	尾渣临时堆场、积液沟、积液池等均采取防渗处理，尾渣临时堆场底部防渗层自下而上铺设：GCL膨润土垫层（5000g/m2）、HDPE双糙面防渗膜（厚2.0mm）、混凝土防渗完后渗透系数可达1×10-10cm/s；积液沟、积液池采用混凝土+HDPE双糙面防渗膜（厚2.0mm）+混凝土进行防渗，防渗系数可达1×10-10cm/s。
	符合

	
	11
	贮存场除应符合本标准规定污染控制技术要求之外，其设计、施工、运行、封场等还应符合相关行政法规规定、国家及行业标准要求
	本评价在措施中提出要求，建设单位在建设过程中落实
	符合

	Ⅱ类场技术要求
	12
	a）人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5 mm，并满足GB/T 17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5 mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。
b）粘土衬层厚度应不小于0.75 m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×107cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。
	尾渣临时堆场、积液沟、积液池等均采取防渗处理，尾渣临时堆场底部防渗层自下而上铺设：GCL膨润土垫层（5000g/m2）、HDPE双糙面防渗膜（厚2.0mm）、混凝土防渗完后渗透系数可达1×10-10cm/s；积液沟、积液池采用混凝土+HDPE双糙面防渗膜（厚2.0mm）+混凝土进行防渗，防渗系数可达1×10-10cm/s。
	符合

	
	13
	Ⅱ类场基础层表面应与地下水年最高水位保持1.5m以上的距离。当场区基础层表面与地下水年最高水位距离不足1.5m时，应建设地下水导排系统。地下水导排系统应确保Ⅱ类场运行期地下水水位维持在基础层表面1.5m以下。
	根据项目区水文地质条件，项目初见水位为1966m，项目尾渣临时堆场底部标高为2032m，项目与地下水最高水位高于1.5m以上。
	符合

	
	14
	Ⅱ类场应设置渗漏监控系统，监控防渗衬层的完整性。渗漏监控系统的构成包括但不限于防渗衬层渗漏监测设备、地下水监测井。
	项目尾渣临时堆场与公司尾矿库位于同一水文地质单元，距离尾矿库736m，项目尾渣临时堆场利用尾矿库已建的5个监测井作为渗漏监控系统。
	符合

	
	15
	人工合成材料衬层、渗滤液收集和导排系统的施工不应对粘土衬层造成破坏。
	尾渣临时堆场施工不应对粘土衬层造成破坏。
	符合


从上表的对比分析结果表明，尾渣临时堆场选址满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）第Ⅱ类贮存、贮存场的选址要求。
综上所述，项目选址合理。
30、项目平面布置合理性分析
本项目根据生产、环境、卫生等技术要求和经营管理的需要，以及节省土地的原则，进行综合考虑分区安排。原料堆场位于磨矿车间旁，药剂仓库位于浮选车间西侧，制药车间位于药剂仓库东北侧，浮选车间位于制药车间旁，浮选车间南侧设置两个浓密机，尾渣浓密机北侧设置尾渣压滤车间，精矿浓密机北侧设置精矿陶瓷压滤车间。项目依照地势进行各车间的布置，分区明确，站内各建构筑物都满足规范防火设计要求。此外，构筑物相间地带、厂区四周等空地设置绿化带，厂区相互间有机结合形成一个总体。
综上，厂区平面布置基本做到了厂内功能分区清楚，相隔有序，布置较为合理
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[bookmark: _Toc14262]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况
项目名称：氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目；
建设单位：元江县山川矿业有限责任公司；
建设地点：元江县曼来镇旦弓村；
建设性质：新建；
占地面积：7891m2；
总投资：400万元；
主要建设内容及规模：建设两条氰化渣、堆浸渣资源综合利用生产线，主要对堆浸渣和全泥氰化渣中的贵金属进行回收，其中1#生产线原料为氰化渣，生产规模为200t/d，2#生产线原料为堆浸渣，生产规模为250t/d，总生产规模为450t/d，年综合利用氰化渣及堆浸渣135000t。
因现阶段公司已建的尾矿库还未投入运营，近期只进行1#生产线生产运营，生产规模为200t/d，远期尾矿库投入运营后，1#生产线和2#生产线均按照设计规模生产，总生产规模为450t/d。
2、建设内容及规模
[bookmark: _Hlk151028181]本项目占地面积7891m2，工程内容包括建设黄金尾渣综合利用生产线2条，均采用浮选工艺，项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成。本项目办公及住宿依托元江金矿矿山已建成的办公生活区。近期（尾矿库投入使用前）生产尾渣经压滤后输送至尾渣临时堆场进行堆存，待尾矿库投入使用后将尾渣临时堆场内的尾渣运输至尾矿库进行堆存；远期（尾矿库投入使用后）生产尾渣经压滤后运输至尾矿库进行堆存。
表2-1  项目建设内容一览表
	[bookmark: _Hlk151735242]工程名称
	建设内容及主要工程特征
	备注

	主体工程
	磨矿车间
	磨矿车间分别位于厂区西南侧和厂区北侧，占地面积为650m2，包含两条磨矿生产线，钢框架结构，1#生产线配置1台MQY-1830×3600溢流型球磨机和1组Ф350旋流器进行闭路磨矿；2#生产线配置1台MQG-2136×3600格子型球磨机、1台FG-1800螺旋分级机、1台MQY-2130×3000溢流型球磨机和1组Ф350旋流器进行闭路磨矿。
	新建，已建成

	
	浮选车间
	浮选车间位于厂区北侧。浮选车间占地面积为1680m2，包含两条浮选生产线，为钢框架结构，1#生产线浮选设备粗、扫选作业采用SF-2.8型浮选机17槽，精选作业采用SF-2.8型浮选机4台，设置2台XB1500搅拌槽；2#生产线浮选设备粗、扫选作业采用SF-4型浮选机15槽，精选作业采用SF-4型浮选机6台，设置3台XB1500搅拌槽。
	新建，已建成

	
	压滤脱水车间
	压滤脱水车间位于厂区东南侧，占地面积为980m2，采用钢框架结构，压滤脱水车间分为精矿过滤车间和尾矿压滤车间，两条浮选生产线共用压滤脱水车间。精矿过滤车间配置1台NZS-12直径为6m的中心传动浓缩机1台和1台KS30陶瓷过滤机，尾矿压滤车间配置1台NT-37周边传动浓缩机和1台XMZ300/1200-3C压滤机。
	尾矿压滤机、精矿浓密机新建，其余已建成

	辅助工程
	高位水池
	高位水池池底标高为2050.5m，容积为1000m3。
	新建，已建成

	
	回水池
	回水池池底标高为2030m，容积为1000m3。
	新建，已建成

	储运工程
	运输道路
	厂外道路已形成，为原有简易道路，宽度4~6m，路面为土石路面。
厂内通过主要道路联系各个车间，进入生产区的道路路面宽度5m。道路路面结构为面层C25混凝土25cm，垫层35cm。为保护路面，厂区主干道设置立路牙，道路采用单面横坡，横坡坡度为1.5%。厂内与厂外道路的连接道路采用泥结碎石路面，路宽6m。
	依托一期工程

	
	原料堆场
	设置一个占地面积为120m2的原料堆场，用于氰化渣进入磨矿车间的临时堆存，设置有顶棚及三面围挡。
	新建，已建成，需进行地面硬化

	
	细料仓
	设置一个细料仓，占地面积20m2，用于破碎后的堆浸渣临时储存。设置有顶棚及三面围挡。
	新建，已建成

	
	金精矿仓
	设置一个占地面积为80m2的金精矿仓，设置有顶棚及严密围挡。
	新建，已建成

	
	药剂仓库
	设置有两个药剂仓库，用于生产药剂的贮存。
	新建，已建成

	
	尾渣临时转运场
	设置一个占地面积为150m2的尾矿临时转运场，用于尾渣进入尾矿库的临时堆存，设置有顶棚及三面围挡。
	新建，已建成

	
	尾渣临时堆场
	因现阶段尾矿库还未投入运营，新建一个占地面积为1891m2的尾渣临时堆场。项目近期产生的尾渣运至临时尾渣堆场进行临时堆存，尾矿库投入使用后将尾渣临时堆场内堆存的尾渣运至尾矿库进行堆存；远期项目产生的尾渣运至尾矿库进行堆存。尾渣临时堆场设置封闭围挡，毛石混凝土围挡设计高度2.5m，顶宽0.8m，围挡总长158m，内坡垂直于地面，2.5m高程以下全填式堆载；超过2.5m部分堆置边坡坡比1:2，最大堆存高度为6m，预留8m运输开口；设60m集液沟，尺寸为0.5m×0.3m梯形。集液沟末端设18m3集液池，尺寸为6.0m×3.0m×1.0m，集液池采用砖砌池壁、砂浆抹面，池底钢筋混凝土浇筑、单层配筋。
	新建

	环保工程
	噪声
	厂房阻隔、基础减震。
	新建，已建成

	
	雨污分流措施
	完善选厂区周边截排水沟，确保场地外雨水不进入厂区。
	新建

	
	循环水收集池
	厂区建设有1个容积为200m3循环水收集池，生产废水经收集后全部循环回用。
	新建，已建成

	
	堆浸场淋滤水收集池
	各堆浸场分别设置一个容积为5m3的堆浸场淋滤水收集池，共9个。堆浸场产生的淋滤水经淋滤水收集池收集沉淀后全部回用于堆浸场洒水降尘，不外排。
	新建

	
	地下水分区防渗
	①重点防渗区：原料堆场、浮选车间、回水池、压滤脱水车间、尾矿临时转运场、浓密机进行重点防渗，其中浮选车间、回水池、压滤脱水车间、尾矿临时转运场已采用复合土工膜进行防渗处理，复合土工膜上部覆盖混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。原料临时堆场现状未进行防渗处理，后续采用复合土工膜进行防渗处理，复合土工膜上部覆盖混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，同时应注意防渗一次浇灌成型，避免产生接缝，防渗层内不得铺设管线。凡露出面层的管线、预埋套管等的处理，以及与墙、柱、基础等连接处隔离缝的处理应符合设计要求。 ②一般防渗区：磨矿车间、原料堆场、精金矿仓、黄药仓库、黑药仓库和材料仓库进行一般防渗，已采用厚0.3m的粘土层进行压实防渗，上部覆盖混凝土，要求防渗层的防渗性能达到等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 ③简单防渗：厂区道路进行简单防渗处理，已按常规工程进行设计和建设，场地进行一般地面硬化。
	原料临时堆场、尾渣临时堆场、尾渣临时堆场集液沟、集液池防渗系统新建，其余已建成

	
	破碎、筛分废气
	依托一期工程的破碎机和筛分机设置了集气罩，并设置了一套布袋除尘器，一根15m高的排气筒处置破碎、筛分粉尘。
	依托一期工程已建

	
	原料临时堆场扬尘
	设轻钢结构防雨棚，三面设置封闭围挡结构，同时在其周围设置喷雾洒水降尘设施，底部采用混凝土进行硬化。
	新建，已建成

	
	细料仓扬尘
	设轻钢结构防雨棚，三面设置封闭围挡结构，同时在其周围设置喷雾洒水降尘设施，底部采用混凝土进行硬化。
	新建，已建成

	依托工程
	破碎车间
	堆浸渣破碎依托一期工程已建破碎车间，破碎站占地面积约为300m2，破碎车间主要设置的生产设备为粗碎PEF600×900颚式破碎机1台；HST-160s型圆锥破碎机1台等生产设备。已对破碎机和筛分机设置了集气罩，并设置了一套布袋除尘器，一根15m高的排气筒处置破碎、筛分粉尘。
	依托一期工程

	
	尾矿库
	依托尾矿库总库容为万74.84m3，有效库容为67.36万m3，尾矿库初期坝高9m，堆积坝高40m，总坝高49.0m。
	依托一期工程，目前尾矿库未投入使用

	
	生活办公区
	位于项目区南侧，标高约为2031m，占地面积约为1000m2，主要分布有办公室、职工宿舍、食堂等工业设施。
	依托一期工程

	
	机修车间
	位于项目区南侧，标高约为2031m，占地面积为140m2，用于生产设备的日常维护和修理。
	依托一期工程

	
	生活污水处理站
	设置一个容积为1m3的隔油池用于处理食堂废水，设置一套处理规模为10m3/d的生活污水处理站，处理工艺为“AO生物处理+消毒”工艺，设置一个容积为50m3的蓄水池。
	依托一期工程

	
	初期雨水
	选厂区设置一个容积为150m3的雨水收集池，用于收集沉淀选厂区域初期雨水。位于选厂东侧低洼处。
	依托一期工程

	
	危废暂存间
	设置1个危废贮存库，用于暂存项目区产生的废机油，危废贮存库面积为10m2。
	依托一期工程


2018年4月元江山川矿业有限公司委托重庆浩力环境影响评价有限公司编制了《元江金矿综合技改（一期）项目环境影响报告书》，2019年12月20日取得了云南省生态环境厅出具的关于元江金矿综合技改（一期）项目环境影响报告书的批复（云环审[2019]1-80号）。2024年4月28日，元江山川矿业有限公司全泥氰化生产线进行了自主环保验收。根据调查，尾矿库因未取得安全生产许可证，尾矿库未投入使用，未进行环保验收，待尾矿库投入使用，并完成环保验收后项目方可进行依托堆存尾渣。
根据调查了解，公司已建的尾矿库库容、防渗工程、渗滤液收集回用系统、风险防范设施已严格按照设计和环评要求进行了建设。项目依托是可行的。
综上所述，项目依托“元江金矿综合技改（一期）项目”是合法、合规的。
3、产品方案
本项目产品方案为金精矿，项目日处理黄金尾渣450t，其中1#生产线日处理全泥氰化尾渣200t，2#生产线日处理原堆浸渣250t，达年处理黄金尾矿渣13.5万t。年产金精矿7020t。
4、主要设备情况
本项目主要生产设备见下表。
表2-2    项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	技术性能及规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	破碎车间
	
	
	

	1
	重型板式给料机
	GBZ800×6000/7.5kw
	台
	1
	依托一期

	2
	颚式破碎机
	PEF600×900
	台
	1
	依托一期

	3
	圆锥破碎机
	HST-160s
	台
	1
	依托一期

	4
	YA型圆振动筛
	YA2100×4800/15kw
	台
	1
	依托一期

	5
	NO1胶带运输机
	B=1000，L=43m/22kw
	台
	1
	依托一期

	1#磨矿车间

	6
	球磨机
	1830
	
	1
	已设

	7
	螺旋给料机
	500*5000
	
	1
	已设

	8
	皮带输送机
	650
	
	1
	已设

	9
	旋流器
	φ350
	
	1
	已设

	10
	渣浆泵
	6/4D-AHR
	
	1
	已设

	11
	立式泵
	立式泵
	
	1
	已设

	2#磨矿车间

	12
	球磨机
	2136
	台
	1
	已设

	13
	球磨机
	2130
	台
	1
	已设

	14
	螺旋分级机
	DFG-1.8
	台
	1
	已设

	15
	1#给料机
	BG600×600
	台
	1
	已设

	16
	2#给料机
	BG600×600
	台
	1
	已设

	17
	皮带输送机
	650
	台
	1
	已设

	18
	立式渣浆泵
	2PNL
	台
	1
	已设

	19
	1#渣浆泵
	4PNJB
	台
	1
	已设

	20
	2#渣浆泵
	4PNJB
	台
	1
	已设

	21
	3#渣浆泵
	2PNJB
	台
	1
	已设

	22
	4#渣浆泵
	2PNJB
	台
	1
	已设

	浮选车间

	1#生产线

	23
	渣浆泵
	6/4D-AHR
	台
	2
	已设

	24
	立式泵
	
	台
	1
	已设

	25
	浮选搅拌机
	12m3
	台
	2
	已设

	26
	浮选槽
	2.8m³
	台
	21
	已设

	27
	浮选刮板机
	
	台
	4
	已设

	2#生产线

	28
	浮选搅拌机
	18m³
	台
	3
	已设

	29
	浮选刮板机
	YX₃-90S-4
	台
	4
	已设

	30
	浮选槽
	4m³
	台
	21
	已设

	31
	潜水泵
	WQ100-40
	台
	7
	已设

	32
	立式渣浆泵
	2PNL
	台
	1
	已设

	33
	渣浆泵
	6/40-AHR
	台
	3
	已设

	压滤车间

	34
	陶瓷过滤机
	/
	台
	1
	已设

	35
	尾渣压滤机
	XMZ300/1200-3C
	台
	1
	新建

	36
	浓密机
	直径6m
	台
	1
	新建

	37
	浓密机
	直径18m
	台
	1
	已设


5、主要原辅材料
（1）主要原料来源
本次综合利用项目的原料为元江金矿堆浸渣和全泥氰化尾渣。
其中1#生产线生产规模为200t/d，原料为全泥氰化生产线尾矿，来源为《元江金矿综合技改（一期）项目》全泥氰化碳浆工艺选矿生产线产生的氰化渣。根据元江金矿综合技改（一期）项目》验收情况，2022年3月30日竣工验收期间，建设单位委托云南浩辰环保科技有限公司对尾矿渣进行腐蚀性及毒性鉴别实验，现有项目尾矿渣不属于危险废物，且各项元素浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中第一类污染物最高允许排放浓度，但pH较高，大于6~9限值要求，属于第Ⅱ类一般工业固体废物。一期工程生产运营期间，设置有两个全泥氰化尾渣临时堆场，氰化渣临时堆场占地面积均为2000m2，目前两个氰化渣临时堆场堆存尾矿总量约为6.5万吨。两个氰化渣临时堆场均已采用防渗土工膜进行了防渗处理，并采用土工布对氰化渣临时堆场进行遮盖，每个堆场设置一个容积为100m3的渗滤液收集池，堆场周边设置截排水沟，项目建成后首先利用全泥氰化尾渣临时堆场内的全泥氰化尾渣进行生产，后续原料利用一期全泥氰化生产线产生尾渣生产。
2#生产线生产规模为250t/d，生产线原料为堆浸渣，堆浸渣为元江金矿矿区范围内原遗留的9个堆浸场中的堆浸渣（N1堆浸场、N3堆浸场、N4堆浸场、N5堆浸场、N6堆浸场、N7堆浸场、N11堆浸场、N12堆浸场、N14堆浸场），根据《元江金矿综合技改（一期）项目环境影响报告书》，各堆浸渣情况如下：
N1堆浸场：N1堆浸场位于元江金矿矿区矿1拐点处，占地面积为13407.1m2，堆高为3.8m，堆浸场最终坡面角为35°，堆浸场高程为2113.83m，现状总堆存量为42331.9m3。根据建设单位提供的相关资料，N1堆浸场于2007年5月停止使用。堆浸场停止使用后首先在堆浸场表面撒上漂白粉，后用漂白粉溶液进行持续喷淋，并随时测量喷淋溶液中氰根浓度，持续喷淋时间约30天。漂白粉使用量约为400kg。2019年5月云南浩辰环保科技有限公司对N1堆浸场的堆浸渣进行了浸出毒性鉴别。在N1堆浸场两个不同的位置深50cm、150cm、300cm处分别取样进行浸出毒性鉴别，共6个样品。检测结果满足《危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别》、《危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别》的标准限值，项目堆浸场中的堆浸渣不属于危险废物；水平振荡法的监测结果对照GB8978-1996《污水综合排放标准》也无超标现象，因此堆浸场中堆浸渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物。
N3堆浸场：N3堆浸场位于矿区矿9拐点处，占地面积为6837.4m2，堆高为2.6m，堆浸场最终坡面角为35°，堆浸场高程为2113.83m，现状总堆存量为16777.2m3。根据建设单位提供的相关资料，N3堆浸场于2011年5月停止使用。堆浸场停止使用后首先在堆浸场表面撒上漂白粉，后用漂白粉溶液进行持续喷淋，并随时测量喷淋溶液中氰根浓度，持续喷淋时间约30天。漂白粉使用量约为165kg。2019年5月云南浩辰环保科技有限公司对N3堆浸场的堆浸渣进行了浸出毒性鉴别。在N3堆浸场两个不同的地方深20cm、100cm、200cm处分别取样进行浸出毒性鉴别，共6个样品。检测结果满足《危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别》、《危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别》的标准限值，项目堆浸场中的堆浸渣不属于危险废物；水平振荡法的监测结果对照GB8978-1996《污水综合排放标准》也无超标现象，因此堆浸场中堆浸渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物。
N4堆浸场：N4堆浸场位于矿区矿9拐点东南侧，占地面积为7306.1m2，堆高为2.4m，堆浸场最终坡面角为35°，堆浸场高程为2060.99m，现状总堆存量为15534.6m3。根据建设单位提供的相关资料，N4堆浸场于2012年6月停止使用。堆浸场停止使用后首先在堆浸场表面撒上漂白粉，后用漂白粉溶液进行持续喷淋，并随时测量喷淋溶液中氰根浓度，持续喷淋时间约30天。漂白粉使用量约为170kg。2019年5月云南浩辰环保科技有限公司对N4堆浸场的堆浸渣进行了浸出毒性鉴别。在N4堆浸场两个不同的地方深20cm、100cm、200cm处分别取样进行浸出毒性鉴别，共6个样品。检测结果满足《危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别》、《危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别》的标准限值，项目堆浸场中的堆浸渣不属于危险废物；水平振荡法的监测结果对照GB8978-1996《污水综合排放标准》也无超标现象，因此堆浸场中堆浸渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物。
N5堆浸场：N5堆浸场位于矿区N4堆场北东侧，占地面积为6505.6m2，堆高为3.1m，堆浸场最终坡面角为35°，堆浸场高程为2070.035m，现状总堆存量为18167.4m3。根据建设单位提供的相关资料，N5堆浸场于2008年6月停止使用。堆浸场停止使用后首先在堆浸场表面撒上漂白粉，后用漂白粉溶液进行持续喷淋，并随时测量喷淋溶液中氰根浓度，持续喷淋时间约30天。漂白粉使用量约为180kg。2019年5月云南浩辰环保科技有限公司对N5堆浸场的堆浸渣进行了浸出毒性鉴别。在N5堆浸场两个不同的地方深50cm、150cm、300cm处分别取样进行浸出毒性鉴别，共6个样品。检测结果满足《危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别》、《危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别》的标准限值，项目堆浸场中的堆浸渣不属于危险废物；水平振荡法的监测结果对照GB8978-1996《污水综合排放标准》也无超标现象，因此堆浸场中堆浸渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物。
N6堆浸场：N6堆浸场位于矿区矿2拐点旁，占地面积为6751.3m2，堆高为2.8m，堆浸场最终坡面角为35°，堆浸场高程为2053.28m，现状总堆存量为15903.6m3。根据建设单位提供的相关资料，N6堆浸场于2007年6月停止使用。堆浸场停止使用后首先在堆浸场表面撒上漂白粉，后用漂白粉溶液进行持续喷淋，并随时测量喷淋溶液中氰根浓度，持续喷淋时间约30天。漂白粉使用量约为150kg。2019年5月云南浩辰环保科技有限公司对N6堆浸场的堆浸渣进行了浸出毒性鉴别。在N6堆浸场两个不同的地方深20cm、100cm、200cm处分别取样进行浸出毒性鉴别，共6个样品。检测结果满足《危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别》、《危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别》的标准限值，项目堆浸场中的堆浸渣不属于危险废物；水平振荡法的监测结果对照GB8978-1996《污水综合排放标准》也无超标现象，因此堆浸场中堆浸渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物。
N7堆浸场：N7堆浸场位于N5堆场南侧，占地面积为6406m2，堆高为3.8m，堆浸场最终坡面角为35°，堆浸场高程为2046.16m，现状总堆存量为21342.8m3。根据建设单位提供的相关资料，N7堆浸场于2006年5月停止使用。堆浸场停止使用后首先在堆浸场表面撒上漂白粉，后用漂白粉溶液进行持续喷淋，并随时测量喷淋溶液中氰根浓度，持续喷淋时间约30天。漂白粉使用量约为195kg。2019年5月云南浩辰环保科技有限公司对N7堆浸场的堆浸渣进行了浸出毒性鉴别。在N7堆浸场两个不同的地方深50cm、150cm、300cm处分别取样进行浸出毒性鉴别，共6个样品。检测结果满足《危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别》、《危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别》的标准限值，项目堆浸场中的堆浸渣不属于危险废物；水平振荡法的监测结果对照GB8978-1996《污水综合排放标准》也无超标现象，因此堆浸场中堆浸渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物。
N11堆浸场：N11堆浸场位于矿区北东部，占地面积为544m2，堆高为3.6m，堆浸场最终坡面角为35°，堆浸场高程为2030.22m，现状总堆存量为1741.7m3。根据建设单位提供的相关资料，N11堆浸场于2009年6月停止使用。堆浸场停止使用后首先在堆浸场表面撒上漂白粉，后用漂白粉溶液进行持续喷淋，并随时测量喷淋溶液中氰根浓度，持续喷淋时间约30天。漂白粉使用量约为15kg。2019年5月云南浩辰环保科技有限公司对N11堆浸场的堆浸渣进行了浸出毒性鉴别。在N11堆浸场两个不同的地方深50cm、150cm、300cm处分别取样进行浸出毒性鉴别，共6个样品。检测结果满足《危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别》、《危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别》的标准限值，项目堆浸场中的堆浸渣不属于危险废物；水平振荡法的监测结果对照GB8978-1996《污水综合排放标准》也无超标现象，因此堆浸场中堆浸渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物。
N12堆浸场：N12堆浸场位于N11堆场南侧，占地面积为5802.3m2，堆高为2.4m，堆浸场最终坡面角为35°，堆浸场高程为2029.61m，现状总堆存量为11392.5m3。堆浸场基底为HDPE防渗材料铺设。根据建设单位提供的相关资料，N12堆浸场于2011年6月停止使用。堆浸场停止使用后首先在堆浸场表面撒上漂白粉，后用漂白粉溶液进行持续喷淋，并随时测量喷淋溶液中氰根浓度，持续喷淋时间约30天。漂白粉使用量约为110kg。2019年5月云南浩辰环保科技有限公司对N12堆浸场的堆浸渣进行了浸出毒性鉴别。在N12堆浸场两个不同的地方深20cm、100cm、200cm处分别取样进行浸出毒性鉴别，共6个样品。检测结果满足《危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别》、《危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别》的标准限值，项目堆浸场中的堆浸渣不属于危险废物；水平振荡法的监测结果对照GB8978-1996《污水综合排放标准》也无超标现象，因此堆浸场中堆浸渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物。
N14堆浸场：N14堆浸场位于矿区矿4拐点N13堆场南西侧，占地面积为8590m2，堆高为2.4m，堆浸场最终坡面角为35°，堆浸场高程为2038.2m，现状总堆存量为18616m3。根据建设单位提供的相关资料，N14堆浸场于2006年6月停止使用。堆浸场停止使用后首先在堆浸场表面撒上漂白粉，后用漂白粉溶液进行持续喷淋，并随时测量喷淋溶液中氰根浓度，持续喷淋时间约30天。漂白粉使用量约为185kg。2019年5月云南浩辰环保科技有限公司对N14堆浸场的堆浸渣进行了浸出毒性鉴别。在N14堆浸场两个不同的地方深20cm、100cm、200cm处分别取样进行浸出毒性鉴别，共6个样品。检测结果满足《危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别》、《危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别》的标准限值，项目堆浸场中的堆浸渣不属于危险废物；水平振荡法的监测结果对照GB8978-1996《污水综合排放标准》也无超标现象，因此堆浸场中堆浸渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物。
根据调查了解，公司已编制了《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，复垦方案已取得了评审备案表，矿区范围内的N1、N3、N4、N5、N6、N7、N11、N12、N14堆浸场均已按《矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求进行了生态恢复，各堆浸场已进行了覆土植被。
云南省核工业二〇九地质大队于2025年01月03日对元江县山川矿业有限责任公司堆浸渣进行了铀（钍）系元素活度浓度监测，检测报告中该项目放射性元素活度浓度U在4.6-4.9Bq/Kg(0.0046-0.0049Bq/g），Ra未检出，Th未检出，K：168-733Bq/Kg（0.168-0.733Bq/g），堆浸渣中铀（钍）系单个核素活度浓度均未超过1贝可/克(Bq/g)，不涉及核与辐射安全。
云南泰义检测技术有限公司于2025年9月25日对氰化渣进行了检测，镭-226：12.8~30.0Bq/kg，钍-232：25.1~87.4Bq/kg，铀-238：未检出~5.41Bq/kg，钾-40：425.3~877.7Bq/kg，内照射指数：0.1~0.2Bq/kg，外照射指数：0.2~0.6Bq/kg。氰化渣铀（钍）系单个核素活度浓度皆没有超过1贝可/克（Bq/g），不涉及核与辐射安全。
根据建设单位提供的资料，项目使用原料的化学成分全分析如下：
表2-3    堆浸渣化学成分全分析
	元素
	Au（g/t）
	Ag（g/t）
	S
	As
	TFe
	SiO2

	含量（%）
	1.3
	4.2
	0.69
	0.069
	3.24
	84.06

	元素
	MgO
	Al2O3
	CaO
	K2O
	Na2O
	Ni

	含量（%）
	3.5
	3.61
	0.6
	0.48
	0.091
	0.17

	元素
	C总
	Zn
	Cr
	Cu
	Pb
	烧失量

	含量（%）
	0.47
	0.025
	0.15
	0.023
	0.01
	2.69


表2-4   全泥氰化渣化学成分全分析
	元素
	Au（g/t）
	Ag（g/t）
	S
	As
	TFe
	SiO2

	含量（%）
	1.1
	4.1
	0.69
	0.070
	3.24
	84.06

	元素
	MgO
	Al2O3
	CaO
	K2O
	Na2O
	Ni

	含量（%）
	3.5
	3.61
	0.6
	0.48
	0.091
	0.17

	元素
	C总
	Zn
	Cr
	Cu
	Pb
	烧失量

	含量（%）
	0.47
	0.025
	0.15
	0.023
	0.01
	2.71


（2）主要辅料
本项目辅料主要为选矿药剂，主要为硫酸铜、松油、纯碱等，项目拟消耗的原辅料见表2-5。
表2-5    原辅料使用量一览表
	序号
	原料
	年使用量（t/a）
	厂区最大储存量（t）
	备注

	1
	硫酸铜
	20
	3
	外购

	2
	乙硫氮
	8
	1.75
	外购

	3
	丁铵黑药
	4
	0.45
	外购

	4
	丁黄
	4
	0.45
	外购

	5
	亚硫酸钠
	4
	1.75
	外购

	6
	水玻璃
	6
	2.5
	外购

	7
	戊基黄药
	3
	0.5
	外购

	8
	松油
	16
	5
	外购

	9
	乙基黄药
	3
	0.5
	外购

	10
	纯碱
	30
	10
	外购

	11
	漂白粉
	8
	2
	外购


表2-6    项目所用选矿药剂理化性质一览表     
	名称
	主要成分
	性质
	用途
	原料形态

	硫酸铜
	硫酸铜，分子式CuSO4
	易溶于水，水溶液呈弱酸性
	活化剂
	蓝色晶体

	乙硫氮
	二乙基二硫代氨基甲酸钠，分子式C5H10NNaS2
	易溶于水，水溶液呈碱性
	捕收剂
	白色结晶性粉末

	丁铵黑药
	二丁基二硫代磷酸铵，分子式(C4H9O)2PSSNH4
	易溶于水，水溶液呈弱碱性
	起泡、捕收剂
	白色至灰白色粉末

	丁黄
	丁基钠黄药，分子式C4H9OCSSNa
	易溶于水，水溶液呈弱碱性
	捕收剂
	浅黄色粉末或颗粒

	亚硫酸钠
	亚硫酸铵，分子式Na2SO3
	易溶于水，水溶液呈碱性
	抑制剂
	白色结晶性粉末

	水玻璃
	硅酸钠Na2O·nSiO2
	易溶于水，水溶液呈碱性
	矿泥分散剂
	无色或微黄色的玻璃状固体

	戊基黄药
	戊基黄原酸钠R-O-CS2-Na
	易溶于水，水溶液呈弱碱性
	捕收剂
	淡黄色或灰白色粉末‌

	松油
	40-50%松油醇及其他萜类化合物
	微溶于水
	起泡剂
	浅黄色至红棕色油状液体

	乙基黄药
	C2H5OCS2⁻Na⁺
	易溶于水，水溶液呈弱碱性
	捕收剂
	淡黄色结晶或粉末

	纯碱
	碳酸钠Na2CO3
	易溶于水，水溶液呈碱性
	调节pH
	白色粉末

	漂白粉
	次氯酸钙Ca(ClO)2
	易溶于水，水溶液呈碱性
	进一步分解堆浸渣和氰化渣中的氰根离子
	白色粉末


6、劳动定员及工作制度
①工作制度
年工作300天，每天工作3班，每班工作8小时。
②劳动定员
本项目不需要新增劳动人员，从现有项目调用。
7、总平面布置
厂区由磨矿车间、浮选车间、压滤车间及其他辅助生产车间组成。
1、生产车间总平面布置
厂区用地面积7891m2，根据生产工艺配置流程的特点，结合厂区地形，将各功能区按性质和功能相近，联系密切，对环境要求大体一致、各种管线及运输短捷的原则进行布置。
生产车间布置于距元江金矿矿区采场约500m一缓坡上，利用现状道路及场地，根据工艺配置，依次布置磨矿车间、浮选车间、压滤车间、尾渣临时堆场等。车间通过皮带和管道连接，使得平面布置紧凑。将各功能区按性质和功能相近，联系密切，对环境要求大体一致、各种管线及运输短捷的原则进行布置。
（1）磨矿车间和浮选车间
磨矿和生产布置在同一个厂房里、管理方便，结构紧凑，1#生产线磨矿分级由溢流型球磨机（MQY-1800×3600）与旋流器 (￠350）组成闭路构成。磨矿分级布置于生产车间北侧。2#生产线一段磨矿分级由格子型球磨机（MQG-2100×3600）与螺旋分级机（FG-1800）组成闭路构成，二段磨矿分级由格子型球磨机（MQG-2100×3600）与螺旋分级机（FG-1800）组成闭路构成，布置于生产车间西侧。
（2）压滤车间
精矿脱水采用浓密机和陶瓷过滤机进行脱水后堆放于精矿仓；尾矿经过浓密机、压滤脱水后用汽车运输至尾矿库干堆。其它辅助车间、管理等均设在选厂四周，这样有利于生产管理，方便职工生活。
在生产车间较高位置附近布置1000m3回水高位水池及1000 m3新水高位水池。
2、辅助设施
（1）药剂制备及添加
金精矿选厂药剂主要为硫酸铜、纯碱、松油等，设置了专门的药剂库贮存，设专人管理。位于厂区西侧。
（2）化验室
依托元江金矿一期工程现有小型化验室。位于厂区南侧。
（3）生活办公设施
本项目依托元江金矿一期工程生活办公设施，位于项目区南侧，标高约为2031m，占地面积约为1000m2，主要分布有办公室、职工宿舍、食堂等设施。
（4）尾渣临时堆场
尾渣临时堆场位于压滤车间旁，占地面积为1891m2，生产产生的尾渣经压滤机压滤完成后经皮带机输送至尾渣临时堆场。
3、依托尾矿库
该堆浸渣选别后尾渣运往元江金矿一期工程已建尾矿库干堆，因此不需另外设置堆存尾渣的场所。元江金矿一期工程已建尾矿库位于项目区西北面760m处，占地11hm2。
项目总平面布置图见附图5。
8、主要经济技术指标
表2-7       主要经济指标
	序号
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	1
	生产
	
	
	

	1.1
	日规模
	t/d
	450.00
	

	1.2
	年规模
	×104t/a
	13.50
	

	1.3
	工作制度
	
	
	

	1.3.1
	年工作日
	d/a
	300
	

	1.3.2
	日工作班
	班/d
	3
	

	1.3.3
	班工作小时
	h/班
	8
	

	1.4
	原料品位
	
	
	

	1.4.1
	氰化尾矿含 Au
	g/t
	1.10
	

	1.4.2
	堆浸渣含 Au
	g/t
	1.30
	

	1.5
	精矿品位
	
	
	

	1.5.1
	金精矿含 Au
	g/t
	12.65
	

	1.6
	产品回收率
	
	
	

	1.6.1
	氰化尾矿选出金精矿 Au
	%
	51.82
	

	1.6.2
	堆浸渣选出金精矿 Au
	%
	54.62
	

	1.7
	产品产率
	
	
	

	1.7.1
	氰化尾矿选出金精矿 Au
	%
	4.70
	

	1.7.2
	堆浸渣选出金精矿 Au
	%
	5.60
	

	1.8
	产品产量
	
	
	

	1.8.1
	金精矿
	t/a
	7020
	

	1.8.2
	尾矿
	t/a
	127980
	

	2
	总用地面积
	亩
	7.5
	

	3
	能源消耗种类
	
	
	

	3.1
	电力
	万kWh
	263.25
	

	3.3
	新水
	万m³
	8.4
	

	4
	投资
总额
	建设投资
	万元
	400.00
	

	
	
	合    计
	万元
	400.00
	

	5
	基建
投资
构成
	建筑安装工程
	万元
	30.00
	

	
	
	设    备
	万元
	340.00
	

	
	
	其    他
	万元
	10.00
	

	
	
	基本预备费
	万元
	20.00
	

	
	
	合    计
	万元
	400.00
	

	6
	劳动
定员
	合    计
	人
	35
	从现有项目调配

	7
	企业
经济
指标
	年销售收入
	万元
	7255.29
	计算期平均值

	
	
	税前利润
	万元
	411.93
	计算期平均值

	
	
	年所得税
	万元
	102.98
	计算期平均值

	
	
	年净利润
	万元
	308.95
	计算期平均值

	8
	企业
经济
效益
	财务内部收益率
	%
	40.96
	所得税后

	
	
	财务净现值（ic=9%）
	万元
	1320.16
	所得税后

	
	
	投资回收期
	年
	4.66
	所得税后（含建设期）

	
	
	总投资利润率
	%
	102.98
	计算期平均值

	
	
	资本金净利润率
	%
	77.24
	计算期平均值


9、选矿工艺技术指标
设计指标见表2-8、表2-9。

表2-8     1#生产线设计工艺指标
	产品
	产率（%）
	品位（g/t）
	回收率（%）

	氰化渣
	/
	1.10
	/

	金精矿
	4.70
	12.65
	51.82

	尾渣
	95.30
	0.53
	/


表2-9      2#生产线设计工艺指标
	产品
	产率（%）
	品位（g/t）
	回收率（%）

	堆浸渣
	/
	1.30
	/

	金精矿
	5.60
	12.65
	54.62

	尾渣
	94.40
	0.59
	/


10、公用工程
（1）供水
生产供水：在1km外的水塘中设有取水泵站，输水地形高差60m，泵水管长750m，水泵功率为55kW，泵送至选矿厂高位水池（V=250m3，池底标高2050.50m），泵站上方设置110m3调节水池，水池中布置100QW150-22-18.5型潜污泵调节水位，也可供洒水车加水及车辆清洗。
生活供水：项目生活用水主要为自来水，经管道引至厂区的50m3的生活高位水池后，提供给项目生活区使用。
（2）供电
元江金矿已有35kV电源架空接至矿区，建有35kV总降变电所，位于选矿厂西侧约400m处，选厂在磨矿车间旁设置一个10kV变电所，变电所分别设置一个10kV高压配电室、一个变压器室及一个低压配电室。在磨矿车间变电所安装一台S11-M-500kVA 、10/0.4kV变压器给磨矿车间低压设备供电，破碎车间低压设备由磨矿车间变电所供电。
（3）运输道路
依托元江金矿矿山现有道路运输。
11、物料平衡、相关元素平衡
（1）物料平衡
根据项目可行性研究报告，项目物料平衡见图2-1。

表2-10   物料平衡表       单位：t/a
	输入
	输出

	名称
	数量
	名称
	数量

	历史堆浸渣
	75000
	金精矿
	7020

	全泥氰化渣
	60000
	尾矿
	127980

	硫酸铜
	20
	破碎有组织粉尘
	0.03

	乙硫氮
	8
	无组织粉尘
	11.854

	丁铵黑药
	4
	损耗
	94.116

	丁黄
	4
	
	

	亚硫酸钠
	4
	
	

	水玻璃
	6
	
	

	戊基黄药
	3
	
	

	松油
	16
	
	

	乙基黄药
	3
	
	

	纯碱
	30
	
	

	漂白粉
	8
	
	

	合计
	135106
	合计
	135106




图2-1 项目物料平衡图     单位：t/a
（2）相关元素平衡
①金元素平衡
根据可研报告，原料中堆浸渣金品位1.1g/t，氰化渣金含量1.3g/t，金精矿中金品位约12.65g/t，尾渣中金品位为0.56g/t，金元素平衡见表2-11。
表2-11    金元素平衡
	输入（kg/a）
	产出（kg/a）

	氰化渣（含金量）
	78
	金精矿（含金量）
	88.83

	堆浸渣（含金量）
	82.5
	尾渣（含金量）
	71.67

	合计
	160.5
	合计
	160.5

	备注：上述均以干基进行计算。


②银元素平衡
根据可研报告，原料中堆浸渣银含量4.2g/t，氰化渣银含量4.1g/t，金精矿中银含量约71g/t，尾渣中银含量分别为0.49g/t，金元素平衡见表2-12。
表2-12       银元素平衡
	输入（kg/a）
	产出（kg/a）

	氰化渣（含金量）
	246
	金精矿（含金量）
	498.42

	堆浸渣（含金量）
	315
	尾渣（含金量）
	62.58

	合计
	561
	合计
	561

	备注：上述均以干基进行计算。


③砷元素平衡
根据可研报告，原料中堆浸渣砷含量为0.069%，氰化渣砷含量为0.070%，金精矿中砷含量为0.025%，尾矿中砷含量分别为0.0072%，砷元素平衡见表2-13。
表2-13      砷元素平衡
	输入（t/a）
	产出（t/a）

	氰化渣（砷金量）
	42.6
	金精矿（砷金量）
	1.76

	堆浸渣（砷金量）
	51.75
	尾矿（砷金量）
	92.59

	合计
	94.35
	合计
	94.35

	备注：上述均以干基进行计算。


12、水平衡
（1）选厂水平衡
本项目运营期现有项目工作人员从元江金矿现有项目调配，不新增员工。本项目用水主要为选矿生产用水。
①浮选用水
根据项目可研报告，项目浮选用水量每选1t废渣约需要用水3.1t，项目生产规模为450t/d，则项目浮选生产用水总量约为1395m3/d。其中原料带入水分22.5m3/d，厂前循环回用水量1274.03m3/d，补充水量为98.47m3/d。
②原料临时堆场、细料仓、尾渣临时堆场降尘用水
原料临时堆场、细料仓修建成三面围挡及顶棚的半封闭结构，上方设置顶棚的框架结构，并在堆场上方设置喷雾洒水系统，原料临时堆场面积为120m2，细料仓面积为50m2，喷雾用水量为0.6m3/1000m2·h，按每日喷雾12h计算，降尘天数按生产天数300天/年计，则原料堆场、细料仓降尘用水量为1.22m3/d、366m3/a；尾渣临时堆场设置顶棚和围挡的封闭结构，并在堆场上方设置喷雾洒水系统，尾渣临时堆场面积为1891m2，喷雾用水量为0.6m3/1000m2·h，按每日喷雾12h计算，降尘天数按生产天数300天/年计，则原料堆场、细料仓降尘用水量为13.62m3/d、4086m3/a。自然蒸发后，不产生废水。
③厂区道路降尘用水
厂区道路等空地占地面积1200m2，用水量按2L/（m2.d）计，晴天每天洒水量约为2.4m3，年降尘天数按200天计算，运输道路降尘用水量为480m3/a，自然蒸发后，不产生废水。
④堆浸场降尘用水
项目利用矿区范围内已有的9个堆浸场内的堆浸渣进行资源综合利用，每个堆浸场内的堆浸渣挖取完毕后进行下一个堆浸场的挖取，并进行覆土植被，根据可行性研究报告，每个堆浸场挖取堆浸渣时作业面积约为300m2。项目在堆浸渣挖取过程中需进行洒水降尘，用水量按2L/（m2.d）计，每天洒水2次，晴天每天洒水量约为1.2m3，洒水降尘按200天计算，堆浸场降尘用水量为240m3/a，自然蒸发后，不产生废水。
⑤精矿浓缩、压滤废水
浮选后精矿浆到脱水车间进行脱水，精矿浆含水87.5m3/d，蒸发损耗水2.3m3/d，精矿带走水3.28m3/d，精矿浓缩、压滤废水产生量为81.92m3/d。该废水经循环水池收集后循环回用于生产。
⑥尾渣浓缩、尾渣压滤废水
本项目依托元江金矿尾矿库进行尾渣堆存处置，根据《元江金矿综合技改 （一期）项目竣工环境保护验收》，该尾矿库为干渣尾矿库，尾渣含水率约为16%，本项目也采用同样的压滤工艺，使本项目尾渣含水率达16%进入尾矿库堆存。尾渣浆含水1302.92m3/d，蒸发损耗水42.56m3/d，尾渣带走水68.25m3/d，尾渣浓缩、压滤废水产生量为1192.11m3/d。该废水经循环水池收集后循环回用于生产。
⑦初期雨水
本项目厂区同一期工程在同一厂区内，现有厂区初期雨水已纳入一期工程收集，建设有截排水设施和1个150m3雨水收集池，因此本项目不再对厂区初期雨水进行重复核算。
⑧尾渣临时堆存渗滤液
公司尾矿库现状尚未投入使用，近期产生的尾渣输送至尾渣临时堆场进行堆存，后期尾矿库投入使用后运输至尾矿库进行堆存。尾渣临时堆场设置顶棚和严密围挡，并设置集液沟（长60m）和集液池（容积为18m3）。尾渣采用压滤机进行压滤，压滤后的尾渣含水约为16%，根据建设单位提供资料，尾渣经压滤机压滤至含水率为16%时几乎不会有渗滤液渗出，且项目尾渣临时堆场已设置集液沟和集液池，若尾渣在堆存过程中有渗滤液渗出后经集液沟进行收集进入集液池，经沉淀处理后输送至生产线进行循环利用，不外排。
⑨原堆浸场淋滤水
项目利用矿区范围内已有的9个堆浸场内的堆浸渣进行资源综合利用，每个堆浸场内的堆浸渣挖取完毕后进行下一个堆浸场的挖取，并进行覆土植被，根据可行性研究报告，每个堆浸场挖取堆浸渣时作业面积约为300m2。堆浸场挖取堆浸渣在雨季的冲刷下会产生淋滤水，淋滤水产生的计算公式如下：
Q=F·H·α
式中：Q —降雨径流量，L/s；
α—地表径流系数，取0.3；
H —降雨量，mm；
F —汇水面积，m2（作业面积取300m2）；
由于本地区旱季蒸发量较大，因此，本环评不对旱季淋滤废水进行核算。元江县多年平均降雨量为1048mm，项目雨季天数约150天，占全年降雨量的80%，雨季日均降雨量为5.59mm。
表2-14    项目废石场雨季淋滤废水产生量一览表
	名称
	汇水面积
	雨季日均降雨量
	径流系数
	废水量m3/d

	堆浸场
	300m2
	5.59mm
	0.3
	0.5


本环评提出，项目在各堆浸场下游设置一个容积为5m3的淋滤水收集池（共9个）对堆浸场挖取堆浸渣过程中产生的淋滤水进行收集沉淀，淋滤水经沉淀处理后回用于堆浸渣挖取洒水降尘，不外排。
项目用水量平衡表见表2-15，水平衡见图2-2、图2-3。
表2-15    项目用水量平衡表（非雨天）  单位m3/d
	用水项目
	进入
	排出

	
	上级工段带入
	补充水量
	损耗
	带入下级工段
	带走
	回用

	原料破碎
	22.5（原料含水5%）
	0
	0
	22.5
	0
	0

	球磨
	22.5
	577.5
	1.8
	598.2
	0
	0

	浮选
	598.2
	795
	2.78
	1390.42
	0
	0

	精矿浓缩、压滤
	87.5
	0
	2.3
	0
	3.28
	81.92

	尾矿浓缩、压滤
	1302.92
	0
	42.56
	0
	68.25
	1192.11

	原料临时堆场、细料仓、尾渣临时堆场降尘用水
	0
	14.84
	14.84
	0
	0
	0

	运输道路降尘用水
	0
	2.4
	2.4
	0
	0
	0

	堆浸场降尘用水
	0
	1.2
	1.2
	0
	0
	0

	合计
	2033.62
	1390.94
	67.88
	2011.12
	71.53
	1274.03


注：表中进入量=排出量
表2-16   项目用水量平衡表（雨天）  单位m3/d
	用水项目
	进入
	排出

	
	上级工段带入
	补充水量
	损耗
	带入下级工段
	带走
	回用

	原料破碎
	22.5（原料含水5%）
	0
	0
	22.5
	0
	0

	球磨
	22.5
	577.5
	1.8
	598.2
	0
	0

	浮选
	598.2
	795
	2.78
	1390.42
	0
	0

	精矿浓缩、压滤
	87.5
	0
	2.3
	0
	3.28
	81.92

	尾矿浓缩、压滤
	1302.92
	0
	42.56
	0
	68.25
	1192.11

	原料临时堆场、细料仓、尾渣临时堆场降尘用水
	0
	14.84
	14.84
	0
	0
	0

	堆浸场淋滤水
	0
	0
	0
	0
	0
	0.5

	合计
	2033.62
	1387.34
	64.28
	2011.12
	71.53
	1274.53


注：表中进入量=排出量


图2-2    项目水量平衡图（非雨天）      单位：m3/d





图2-3   项目水量平衡图（雨天）      单位：m3/d

（2）依托尾矿库水平衡
本项目尾渣处置依托于一期工程已建尾矿库，尾矿库水量平衡计算如下：
将尾矿库和调节水库概化为一个水文单元系统，在这个系统中来分析系统的输入和输出及系统的变化。其数学表达式为：
(Ww+Wj)-(Wy+Ws+Wk+ Wz + Wh)= Wp
符号说明：
Ww----处置渣带入水量
Wj----尾矿库径流量
Wy----尾矿库蒸发量
Ws----尾矿库库区渗漏量
Wk----尾矿库沉积渣空隙中的残留水量
Wh----尾矿库内回水量
Wp----外排废水量
①降雨量
云南省地面气象资料整编（1997-2017年）资料当地多年平均降雨量为800.25mm，根据业主提供资料当地二十年一遇最大降雨年降雨量为1159.3mm。逐月降雨量见表2-17。
表2-17  逐月降雨量        单位：mm
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	多年平均降雨量
	27.79
	14.30
	20.37
	55.77
	94.66
	128.41
	139.13

	二十年一遇降雨量
	103.1
	59.5
	55.2
	110.9
	196.9
	272.9
	264

	月份
	8
	9
	10
	11
	12
	全年
	

	多年平均降雨量
	123.51
	73.27
	67.69
	39.15
	13.42
	800.25
	

	二十年一遇降雨量
	322.6
	127.7
	232.7
	163.4
	49.9
	1159.3
	


②蒸发量
根据统计资料多年平均蒸发量水面为1795.3mm，陆面蒸发量按照水面蒸发的0.88*0.72取值，多年平均陆面蒸发量为1137.5。二十年一遇降雨年蒸发量水面为2442.7mm，陆面为1547.7mm。逐月蒸发量见表2-18。 
表2-18   多年平均逐月蒸发量及二十年一遇逐月蒸发量     单位：mm
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	多年平均蒸发量
	陆面
	73.0
	90.8
	114.2
	123.6
	122.4
	111.6
	100.4

	
	水面
	115.3
	143.4
	180.2
	195.1
	193.1
	176.0
	158.5

	二十年一遇蒸发量
	陆面
	69.4
	107.1
	127.2
	204.9
	144.3
	147.5
	136.2

	
	水面
	109.5
	169.1
	200.8
	323.5
	227.7
	232.8
	215.0

	月份
	8
	9
	10
	11
	12
	全年
	

	多年平均蒸发量
	陆面
	96.7
	90.8
	82.3
	65.7
	65.4
	1137.5
	

	
	水面
	152.5
	143.3
	129.8
	103.6
	103.3
	1795.3
	

	二十年一遇蒸发量
	陆面
	164.9
	98.0
	136.4
	86.2
	54.9
	1476.8
	

	
	水面
	260.3
	154.7
	215.2
	136.1
	86.7
	2330.8
	


③尾矿库来水量
a.径流量(Wj)
依托尾矿库截洪沟以内汇水面积约为90000m2，调节池面积为1600m2，取径流系数0.6计算各月径流量，多年降雨及20年一遇降雨情况下尾矿库径流量见表2-19、表2-20。
表2-19    多年降雨情况下尾矿库逐月径流流量（万m3）
	月份
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	径流量
	0.5202
	0.7057
	0.7646
	0.6788
	0.4027
	0.3720
	0.2152

	月份
	12
	1
	2
	3
	4
	全年
	

	径流量
	0.07376
	0.1527
	0.07859
	0.1120
	0.3065
	4.3828
	


表2-20    20年一遇降雨情况下尾矿库逐月径流流量（万m3）
	月份
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	径流量
	1.0822
	1.5000
	1.4509
	1.7730
	0.7018
	1.2789
	0.8980

	月份
	12
	1
	2
	3
	4
	全年
	

	径流量
	0.2742
	0.5666
	0.3270
	0.3034
	0.6095
	10.7655
	


b.尾矿带入水量(Ww)
项目正常生产年产尾渣127980吨，本项目投产后一期工程氰化渣全部进入到本项目处理后再进入尾矿库，尾渣压滤后含水率为16%，带入水量为20476.8m3，全年生产300天，每月尾矿带入水量2047.68m3。
		表2-21     尾矿带入水量（万m3）
	月份
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	进入尾矿库水量
	0.2048
	0.2048
	0
	0
	0.2048
	0.2048
	0.2048

	月份
	12
	1
	2
	3
	4
	全年
	

	进入尾矿库水量
	0.2048
	0.2048
	0.2048
	0.2048
	0.2048
	2.05
	


④尾矿库损失水量 
a.蒸发损失(Wy)
项目尾矿库蒸发量根据相应蒸发量的计算方法估算，公式如下：
Wy =E*A/1000
式中：E—蒸发量，mm，渗滤液按照元江县多年平均及20年一遇降雨量对应的水面蒸发量的0.88取值；尾矿库按照元江县多年平均及20年一遇降雨量对应的水面蒸发量的0.88*0.72取值。
A—蒸发面积，m2，与尾矿库汇水面积以及渗滤液池受雨面积相同。
项目尾矿库截洪沟以内汇水面积约为90000m2，调节池面积为1600m2，则尾矿库和渗滤液池雨水逐月蒸发量多年平均年和20年一遇丰水年计算结果见表2-22和表2-23。
表2-22   多年平均年蒸发量计算结果一览表（万m3）
	月份
	陆面蒸发量（E1）
	多年平均水面蒸发量（折算后）（E2）
	尾矿库蒸发面积（A1）（m2）
	渗滤液蒸发面积（A2）（m2）
	蒸发量（Wy）（万m3）

	5
	122.4
	170.0
	90000
	1600
	1.1283

	6
	111.6
	154.9
	90000
	1600
	1.0285

	7
	100.4
	139.5
	90000
	1600
	0.9260

	8
	96.7
	134.2
	90000
	1600
	0.8912

	9
	90.8
	126.1
	90000
	1600
	0.8370

	10
	82.3
	114.2
	90000
	1600
	0.7586

	11
	65.7
	91.2
	90000
	1600
	0.6054

	12
	65.4
	90.9
	90000
	1600
	0.6035

	1
	73.0
	101.4
	90000
	1600
	0.6734

	2
	90.8
	126.1
	90000
	1600
	0.8376

	3
	114.2
	158.6
	90000
	1600
	1.0529

	4
	123.6
	171.7
	90000
	1600
	1.1399

	合计
	1137.5
	1579.8
	90000
	1600
	10.4901


表2-23   20年一遇丰水年蒸发量计算结果一览表（万m3）
	月份
	陆面蒸发量
	20年一遇最大降雨年水面蒸发量（折算后）（E2）
	尾矿库蒸发面积（A1）（m2）
	渗滤液蒸发面积（A2）（m2）
	蒸发量（Wy）（万m3）

	5
	144.3
	200.4
	90000
	1600
	1.3305

	6
	147.5
	204.9
	90000
	1600
	1.3603

	7
	136.2
	189.2
	90000
	1600
	1.2563

	8
	164.9
	228.8
	90000
	1600
	1.5192

	9
	98.0
	136.1
	90000
	1600
	0.9039

	10
	136.4
	189.2
	90000
	1600
	1.2563

	11
	86.2
	119.8
	90000
	1600
	0.7953

	12
	54.9
	76.3
	90000
	1600
	0.5066

	1
	69.4
	96.4
	90000
	1600
	0.6398

	2
	107.1
	148.7
	90000
	1600
	0.9875

	3
	127.2
	176.7
	90000
	1600
	1.1733

	4
	204.9
	284.7
	90000
	1600
	1.8903

	合计
	1476.8
	2051.1
	90000
	1600
	13.6193


b.尾矿孔隙水量(Wk)
尾矿堆积体中截留一定的水量，含水率按12%计算，逐月水量见表2-24。
表2-24   尾矿孔隙水含量（万m3）
	月份
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	空隙含水
	0.1535
	0.1535
	0
	0
	0.1535
	0.1535
	0.1535

	月份
	12
	1
	2
	3
	4
	全年
	

	空隙含水
	0.1535
	0.1535
	0.1535
	0.1535
	0.1535
	1.5357
	


c.尾矿库渗透损失水量(Ws)
尾矿库进行防渗处理，渗透损失较小，本次环评忽略不计。
d.尾矿库回水(Wh)
尾矿库设计渗滤液回水系统，但未提出回水量。
⑤水量平衡
根据以上各水量的计算结果，多年平均逐月入库水量与出库水量平衡见表2-25；20年一遇丰水年逐月入库水量与出库水量平衡见表2-26。
●多年平均降雨情况
表2-25   多年平均降雨年条件下尾矿库水量平衡（万m3）
	月份
	入库水量
	出库水量
	盈余水量
	累积水量

	
	径流Wj
	尾矿入水Ww
	小计
	蒸发Wy
	渗透Ws
	尾矿含水Wk
	库内回水Wh
	小计
	
	

	5
	0.5202
	0.2048
	0.725
	1.1283
	0
	0.1535
	0
	1.2818
	-0.5568
	0

	6
	0.7057
	0.2048
	0.9105
	1.0285
	0
	0.1535
	0
	1.182
	-0.2715
	0

	7
	0.7646
	0
	0.7646
	0.9260
	0
	0
	0
	0.926
	-0.1614
	0

	8
	0.6788
	0
	0.6788
	0.8912
	0
	0
	0
	0.8912
	-0.2124
	0

	9
	0.4027
	0.2048
	0.6075
	0.8370
	0
	0.1535
	0
	0.9905
	-0.383
	0

	10
	0.3720
	0.2048
	0.5768
	0.7586
	0
	0.1535
	0
	0.9121
	-0.3353
	0

	11
	0.2152
	0.2048
	0.42
	0.6054
	0
	0.1535
	0
	0.7589
	-0.3389
	0

	12
	0.07376
	0.2048
	0.27856
	0.6035
	0
	0.1535
	0
	0.757
	-0.47844
	0

	1
	0.1527
	0.2048
	0.3575
	0.6734
	0
	0.1535
	0
	0.8269
	-0.4694
	0

	2
	0.07859
	0.2048
	0.28339
	0.8376
	0
	0.1535
	0
	0.9911
	-0.70771
	0

	3
	0.1120
	0.2048
	0.3168
	1.0529
	0
	0.1535
	0
	1.2064
	-0.8896
	0

	4
	0.3065
	0.2048
	0.5113
	1.1399
	0
	0.1535
	0
	1.2934
	-0.7821
	0

	合计
	4.3828
	2.05
	6.4328
	10.4901
	0
	1.5357
	0
	12.0258
	-5.593
	0


●20年一遇降雨年情况
表2-26   20年一遇降雨年条件下尾矿库水量平衡（万m3）
	项目
	入库水量
	出库水量
	盈余水量
	累积水量

	
	径流Wj
	尾矿入水Ww
	小计
	蒸发Wy
	渗透Ws
	尾矿含水Wk
	库内回水Wh
	小计
	
	

	5
	1.0822
	0.2048
	1.287
	1.3305
	0
	0.1535
	0
	1.484
	-0.197
	0

	6
	1.5000
	0.2048
	1.7048
	1.3603
	0
	0.1535
	0
	1.5138
	0.191
	0.191

	7
	1.4509
	0
	1.4509
	1.2563
	0
	0
	0
	1.2563
	0.1946
	0.3856

	8
	1.7730
	0
	1.773
	1.5192
	0
	0
	0
	1.5192
	0.2538
	0.6394

	9
	0.7018
	0.2048
	0.9066
	0.9039
	0
	0.1535
	0
	1.0574
	-0.1508
	0.4886

	10
	1.2789
	0.2048
	1.4837
	1.2563
	0
	0.1535
	0
	1.4098
	0.0739
	0.4147

	11
	0.8980
	0.2048
	1.1028
	0.7953
	0
	0.1535
	0
	0.9488
	0.154
	0.5687

	12
	0.2742
	0.2048
	0.479
	0.5066
	0
	0.1535
	0
	0.6601
	-0.1811
	0.3876

	1
	0.5666
	0.2048
	0.7714
	0.6398
	0
	0.1535
	0
	0.7933
	-0.0219
	0.3657

	2
	0.3270
	0.2048
	0.5318
	0.9875
	0
	0.1535
	0
	1.141
	-0.6092
	0

	3
	0.3034
	0.2048
	0.5082
	1.1733
	0
	0.1535
	0
	1.3268
	-0.8186
	0

	4
	0.6095
	0.2048
	0.8143
	1.8903
	0
	0.1535
	0
	2.0438
	-1.2295
	0

	合计
	10.7655
	2.05
	12.8155
	13.6193
	0
	1.5357
	0
	15.155
	-2.3395
	0


由上表2-25可知，多年平均降雨情况下，本项目尾矿库无盈余水，不会出现废水外排的情况。
由上表2-26可以看出，在20年一遇气象条件下，本项目尾矿库为亏水系统，此时尾矿库内亏水2.34万m3/a，不会出现废水外排的情况。在6、7、8、9、10、11、12、1月份，尾矿库出现盈余，最大盈余量为0.5687万m3，初期坝坝脚下游设置有1个容积为8000m3的调节池，积水池容积能够容纳20年一遇雨季最大盈余水量，同时调节池一侧设置泵房，设置有回喷系统，将调节池中的水扬送至渣库每个平台上进行喷淋，以防止渣尘飞扬，可以保证尾矿库安全运行，不会出现尾矿废水外排情况。
14、环保投资
项目总投资为400万元，其中环保投资为174.1万元，环保投资占总投资的43.52%，具体环保投资详见表2-27。
表2-27  项目环保投资一览表
	序号
	内容
	数量
	投资金额万元

	1
	施工期
	废气
	设置洒水降尘、施工围墙、建筑材料覆盖措施等
	/
	2

	2
	
	废水
	临时沉淀池
	1
	0.5

	3
	
	噪声
	采用低噪声施工机械、设置施工围挡
		/
	0.5

	4
	
	固废
	建筑垃圾分类回收利用后，剩余部分运至城建部门指定地点妥善处置
	/
	2

	5
	运营期
	废气
	原料临时堆场、细料仓设置顶棚及围挡，并设置洒水降尘措施
	/
	5.0

	6
	
	废水
	循环水收集池
	200m3
	4.2

	7
	
	
	厂区雨污分流措施
	/
	0.8

	8

	
	
	各堆浸场分别设置一个容积为5m3的淋滤水收集池，共9个
	9个，5m3/个
	7.2

	9
	
	噪声
	基础减震、厂房阻隔
	/
	18.5

	10
	
	固废
	设置一个占地面积为1891m2的尾渣临时堆场，近期生产产生的尾渣经压滤机压滤后输送至尾渣临时堆场进行堆存，待尾矿库投入使用后运输至尾矿库进行堆存，设置一个容积为18m3的集液池和长度为60m的集液沟。尾渣临时堆场设置顶棚、严密围挡，设置喷雾洒水装置，尾渣临时堆场、集液沟和集液池底部和挡墙进行防渗处理。
	/
	67.4

	11
	
	生态
	项目利用矿区范围内已有的9个堆浸场内的堆浸渣进行资源综合利用，每个堆浸场内的堆浸渣挖取完毕后进行下一个堆浸场的挖取，并进行覆土植被。
	/
	16.8

	12
	其他费用
	竣工环保验收报告编制及监测费
	/
	4

	13
	
	环保设施标识标牌
	/
	0.2

	
	
	厂区分区防渗
	/
	45

	合计
	
	174.1
































	工艺流程和产排污环节
	1、项目施工期工艺流程
本项目为采用浮选工艺对元江金矿历史堆浸渣、全泥氰化尾渣进行资源综合利用，目前，生产车间、磨矿车间等大部分设施均已建成，项目后续施工主要为压滤机和浓密设备的安装、环保设施的建设及安装等，后续主要污染物包括施工废水、废气、施工噪声、施工固废等。
（1） 废气：主要为各种动力机械废气以及汽车运输尾气。
（2） 废水：主要为施工人员的生活污水。
（3）噪声：主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。
（4）固体废物：主要为施工过程中产生的废弃包装物、建筑垃圾，以及施工人员生活垃圾。
施工期工艺流程及产污节点详见图2-4。


图2-4    项目施工期工艺流程及产污节点图
2、项目运营期主要工艺流程
项目运营期采用浮选工艺对历史堆浸渣和全泥氰化渣进行资源综合利用，对堆浸渣和全泥氰化渣中的贵金属进行回收。其中1#生产线采用氰化渣为原料，设计规模为200t/d，氰化渣无需破碎，磨浮流程采用二段闭路磨矿，浮选采用三粗三扫三精选，得到合格的金精矿。2#生产线采用堆浸渣为原料，设计规模为250t/d，设计采用两段开路破碎，磨浮流程采用二段闭路磨矿，浮选采用三粗三扫四精选，得到合格的金精矿。
建设单位为了进一步降低现有氰化渣及堆浸渣中的氰离子，在生产过程药剂调配过程中加入漂白粉，对现有氰化渣及堆浸渣进行漂白粉消毒。
（1）原料铲装和运输
本次综合利用项目的原料为元江金矿堆浸渣和全泥氰化尾渣。
其中1#生产线原料为全泥氰化生产线尾渣，来源为《元江金矿综合技改（一期）项目》全泥氰化碳浆工艺选矿生产线产生的氰化渣。一期工程生产运营期间，设置有两个全泥氰化尾渣临时堆场，尾渣临时堆场占地面积均为2000m2，目前两个氰化渣临时堆场堆存尾矿总量约为6.5万吨。两个氰化渣临时堆场均已采用防渗土工膜进行了防渗处理，并采用土工布对氰化渣临时堆场进行遮盖。全泥氰化尾渣铲装采用挖掘机和装载机，采用汽车运输至生产车间，铲装和运输期间会产生运输扬尘，氰化渣临时堆场铲装完成后对氰化渣临时堆场进行复垦，铲装期间采取洒水降尘措施。
2#生产线原料为堆浸渣，堆浸渣为元江金矿矿区范围内原遗留的9个堆浸场中的堆浸渣（N1堆浸场、N3堆浸场、N4堆浸场、N5堆浸场、N6堆浸场、N7堆浸场、N11堆浸场、N12堆浸场、N14堆浸场），堆浸渣铲装采用挖掘机和装载机，经汽车运输至破碎车间破碎，铲装和运输期间会产生运输扬尘，铲装期间采取洒水降尘措施。同时在铲装过程中采取边开挖边复垦的方式，铲装完成后及时进行复垦。
（2）破碎
堆氰渣（含水率为5%，最大粒度为400mm）由自卸汽车运输至一期工程破碎车间。然后经轮式装载机送入给料仓后经振动给料机喂入颚式破碎机进行粗破，粗破后的原矿自流送入固定溜筛进行筛分，筛分合格的原料（粒度小于16mm）经皮带输送机送入粉矿堆场堆存；不合格原料（粒度大于16mm）送入圆锥破碎机进行进一步细破，细破后的堆浸渣与颚式破碎机破碎后的合格（粒度小于16mm）堆浸渣一起经皮带由装载车辆运输至细料仓。破碎、筛分、粉矿运输过程中会产生粉尘，依托一期工程已建设的集气罩和布袋除尘器去除破碎、筛分产生的粉尘。
全泥氰化渣不进行破碎，原料经铲装运输直接经进入磨矿系统。
（2）球磨
1#生产线氰化渣磨矿采用一段闭路磨矿。粉矿仓中的合格原料通过一台摆式给料机后经仓下皮带输送至球磨机，在磨头加入工艺水，进行湿法球磨，磨出产品进入螺旋分级机分级，达到细度的产品经溢流进入搅拌桶后进入浮选工艺流程，粗矿粒返回到球磨机再磨。
2#生产线堆浸渣磨矿采用二段闭路磨矿，粉矿仓中的合格原料通过一台摆式给料机后经仓下皮带输送入1号球磨机进行磨矿，在磨头加入工艺水，进行湿法球磨。经1号球磨机磨矿后矿浆进入螺旋分级机进行分级，不满足要求的矿浆返回1号球磨机再磨，满足要求的矿浆（55%-0.074mm）进入2号球磨机细磨。磨后矿浆进入渣浆泵池，后打入旋流器进行分级，不合格矿浆返回2号球磨机再磨，合格矿浆直接进入浓密机进行制浆。合格矿浆为-200目≥90%矿浆，浓度为23%。
（3）浮选
磨好的矿浆经过旋流器溢流自流进入搅拌桶调浆搅匀，并加入选矿药剂硫酸铜、纯碱、松油、漂白粉等，药剂采用搅拌桶制备，所有药剂配置好后自流进配药搅拌桶下方的低位储药槽。浮选药剂采用脉动式加药机进行自动控制加药量，每个加药点的药剂用量可在控制室进行显示和调整。
根据调查了解，原有堆浸渣均已采用漂白粉溶液进行了消毒处理，同时根据浸出毒性鉴别结果，原有堆浸渣为属于第Ⅰ类一般工业固体废物。2022年3月30日竣工验收期间，建设单位委托云南浩辰环保科技有限公司对一期工程氰化渣进行腐蚀性及毒性鉴别实验，现有项目氰化渣不属于危险废物，且各项元素浓度均未超过GB8978-1996《污水综合排放标准》及GB5085.3-2007《危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别》中第一类污染物最高允许排放浓度，但pH较高，大于6~9限值要求，属于第Ⅱ类一般工业固体废物。建设单位为了进一步降低现有氰化渣及堆浸渣中的氰离子，在生产过程药剂调配过程中加入漂白粉，对现有氰化渣及堆浸渣进行漂白粉消毒。
漂白粉消毒的原理：漂白粉使氰离子氧化成低毒的氰酸钠，进而氧化成无毒的二氧化碳等物质，主要化学反应如下：
CN-+ClO-+H2O→CNO-+Cl-
2CNO-+ 3ClO-+H2O→2CO2+N2+ 3C1-+2OH-
1#生产线氰化渣浮选流程采用“三次粗选、三次扫选、三次精选”，精三作业泡沫即是最终产品浮选金精矿，扫三作业尾矿即为最终浮选尾矿。选出的金精矿经浓缩机、陶瓷过陶瓷过滤机脱水后储存在金精矿仓，浮选尾矿自流进入深锥浓缩机，浓缩后进入压滤系统，尾矿经压滤脱水后经汽车运输至尾矿库堆存。2#生产线堆浸渣浮选流程采用“三次粗选、三次扫选、四次精选”，精四作业泡沫即是最终产品浮选金精矿，扫三作业尾矿即为最终浮选尾矿。选出的金精矿经浓缩机、陶瓷过陶瓷过滤机脱水后储存在金精矿仓，浮选尾矿自流进入深锥浓缩机，浓缩后进入压滤系统，尾矿经压滤脱水后经汽车运输至尾矿库堆存。
（4）金精矿脱水
金精矿采用浓密机-陶瓷过滤机两段脱水，脱水后的金精矿含水率15%。金精矿送入精矿仓待售，金精矿浓密机直径为6m，金精矿脱水选用1台陶瓷过滤机，精矿脱水废水排入废水收集池泵回选厂回用。
（5）尾渣脱水
浮选尾渣自流进入深锥直径为18m浓密机，浓缩后进入尾渣压滤车间。脱水后的尾渣含水率16%。尾渣脱水废水排入废水收集池泵回选厂回用。近期尾渣经压滤脱水后输送至尾渣临时堆场进行堆存，待尾矿库投入使用后运输至尾矿库进行堆存；远期尾渣经压滤脱水后运输至尾矿库进行堆存。
根据调查了解，元江县山川矿业有限责任公司尾矿库目前尚未投入使用，为进行项目生产，公司拟建设一个占地面积为1891m2的尾渣临时堆场，尾渣临时堆场长61m、宽31m，设置顶棚和严密围挡，尾渣临时堆场底部和围挡均采用防渗膜进行防渗处理。最大堆置高度为6m，2.5m高程以下全填式堆载、超过2.5m部分堆置边坡坡比1:2，最大堆存容量6800m3，尾渣比重约为1.8t/m3，尾渣临时堆场最大堆存尾渣量约为12240t。尾渣临时堆场内设置长度为60m的集液沟，尺寸为0.5m×0.3m梯形，集液沟末端设置1个容积为18m3的集液池，尺寸为6.0m×3.0m×1.0m（长×宽×高），集液池采用砖砌池壁、砂浆抹面，池底钢筋混凝土浇筑、单层配筋，并采用防渗膜进行防渗处理。
近期（尾矿库未投入使用前）仅进行1#生产线的生产，生产规模为200t/d，尾渣产生量约为189.6t/d，尾渣临时堆场可堆存1#生产线64天生产产生的尾渣。根据元江县山川矿业有限责任公司出具的承诺函，待尾渣临时堆场堆满后立即停止生产，待公司尾矿库投入使用后方可进行生产，同时尾渣临时堆场内的尾渣采用自卸汽车运输至尾矿库进行堆存。远期（尾矿库投入使用后）生产产生的尾渣经压滤机压滤后由自卸汽车运输至尾矿库进行堆存。
项目生产工艺流程及产污环节见图2-5、图2-6，运营期污染物产污环节和治理措施详见表2-27。


图2-5  1#生产线（氰化渣）工艺流程及产物节点图


图2-6  2#生产线（堆浸渣）工艺流程及产物节点图
项目运营期产污节点及污染因子见下表
表2-27  运营期产污节点及污染因子表
	污染物类别
	产物环节
	污染因子
	治理措施

	废气
	原料铲装和输运
	G1铲装、G2运输
	洒水降尘

	
	原料临时堆场
	G3卸料、G4堆场风力扬尘
	整体位于半封闭厂房（厂房只保留进出口），上方安装喷雾降尘设施；破碎机、筛分机上方设置集尘罩、设置一套布袋除尘器和一根高15m的排气筒

	
	破碎车间
	G5卸料、G6破碎、G7筛分、G8卸料
	

	废水
	精矿浓缩、过滤
	精矿脱水废水
	废水收集池收集后泵回选厂回水高位水池回用

	
	尾矿浓缩、过滤
	尾矿脱水废水
	

	
	生活区
	生活污水
	依托一期工程已建设一体化污水处理设备处理后用于厂区绿化、洒水降尘

	
	尾渣临时堆存
	渗滤液
	尾渣经压滤机压滤至含水率为16%时几乎不会有渗滤液渗出，且项目尾渣临时堆场已设置集液沟和集液池，若尾渣在堆存过程中有渗滤液渗出后经集液沟进行收集进入集液池，经沉淀处理后输送至生产线进行循环利用，不外排

	
	初期雨水
	初期雨水
	雨水收集池收集后作为生产用水

	噪声
	铲装、汽车运输、破碎机、筛分机、球磨机、螺旋分级机、浮选机、陶瓷
过滤机、水泵
	噪声N
	厂房隔声、合理布局、设备减振

	固废
	浮选
	尾渣
	近期（尾矿库投入使用前）尾渣经压滤后输送至尾渣临时堆场进行堆存，待尾矿库投入使用后将尾渣临时堆场内的尾渣运输至尾矿库进行堆存；远期（尾矿库投入使用后）尾渣经压滤后运输至尾矿库进行堆存

	
	药剂库
	药剂废包装
	统一收集后外售

	
	废水收集池
	沉渣
	清掏后作为原料

	
	设备检修
	废机油
	依托一期工程已建危废贮存库暂存，定期委托有资质单位处置

	
	生活区
	生活垃圾
	依托一期工程生活垃圾收集设施收集后委托环卫部门清运处置


















	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目属于新建工程，采用浮选工艺对历史堆浸渣和全泥氰化渣进行资源综合利用，对堆浸渣和全泥氰化渣中的贵金属进行回收，项目产生的尾渣依托元江金矿综合技改（一期）项目建设的尾矿库堆存，与本项目有关的原有项目主要为元江金矿综合技改（一期）项目。
1、现有项目环保手续情况
2018年4月元江山川矿业有限公司委托重庆浩力环境影响评价有限公司编制了《元江金矿综合技改（一期）项目环境影响报告书》，2019年12月20日取得了云南省生态环境厅出具的关于元江金矿综合技改（一期）项目环境影响报告书的批复（云环审〔2019〕1-80号）。2024年4月完成自主验收，尾矿库因未取得安全生产许可证，未进行环保验收，后续取得安全生产许可证后进行自主验收。
2、排污许可证情况
2025年10月30日取得了全国排污许可证，证书编号：91530428MA6KTHYJ29001V，有效期为2025年10月30日至2030年10月29日。现有排污许可证对拟建的DA004中频炉废气排放口（主要排放口）设置了颗粒物排放量；其余废气排放口（一般排放口）均不设置排放量；项目生产废水循环使用，不外排，不设置排放总量；生活污水经现有的10m3/d的污水处理系统处理达标后，回用于厂区绿化和洒水降尘不外排，不设置排放总量。
目前由于熔炼车间未投入使用，选厂生产的载金碳作为最终产品进行外售，不进行载金碳的解吸电解和熔炼。因此，DA004排放量为0。
3、突发环境事件应急预案情况
元江县山川矿业有限责任公司与云南清源环境科技有限公司联合修编《元江县山川矿业有限责任公司突发环境事件应急预案（2024年版）》（含元江县山川矿业有限责任公司尾矿库突发环境事件专项应急预案），玉溪市生态环境局于2024年07月01日予以备案，备案编号：530428-2024-017-H。
4、现有项目基本情况
项目名称：元江金矿综合技改（一期）项目；
建设单位：元江县山川矿业有限责任公司；
选厂生产规模：日处理200吨金矿原矿；
尾矿库规模：尾矿库采用干堆堆存，尾矿库总库容为74.84万m3，有效库容为67.36万m3，为四等库，服务年限为20.9年；
建设地点：玉溪市元江县曼来镇旦弓村委会马伏洞村民小组，选厂中心坐标：北纬23°30'59.05"，东经101°45'13.66"；尾矿库中心坐标：北纬23°31'25.52"，东经101°45'25.39"；破碎车间中心坐标：北纬23°30'46.7"，东经101°45'17.1"。
工艺：选矿工艺：采用全泥氰化碳浆工艺；解吸工艺：无氰高温高压解吸-电解一体工艺。
建设内容：现有项目建设内容分为主体工程和辅助工程、公用工程、环保工程。具体见表2-28。
表2-28  现有工程建设内容一览表
	项目名称
	主要工程内容
	备注

	主体工程
	一
	选厂：主要分布有原矿堆场、破碎车间、磨矿车间、浸出吸附车间等。选厂共占地7494.6m2，标高约为2022~2037m。
	现有

	
	原矿堆场
	位于生活区东北侧，标高2048m，占地面积约为1900m2，用于堆放原矿，存储能力约为6000t，可以暂存原有项目的生产30天使用的原矿。已对原矿堆场地面进行了硬化，并设置了三面围挡及顶棚。
	现有

	
	破碎场地
	位于选厂南侧约374m，原矿堆场下游，标高约2049m，占地面积约为300m2，破碎车间主要设置的生产设备为粗碎PEF600×900颚式破碎机1台；HST-160s型圆锥破碎机1台等生产设备。已对破碎机和筛分机设置了集气罩，并设置了一套布袋除尘器，一根15m高的排气筒处置破碎、筛分粉尘。
	现有，本项目依托

	
	粉矿仓
	紧邻选厂选矿车间西面，标高2050m，原矿经两级破碎后由汽车运输至粉矿仓，粉矿场占地面积为900m2，原料仓容量约为5吨，可以暂存项目生产30天使用的粉矿。
	现有

	
	磨矿车间
	标高约2031m，占地面积约为600m2，主要布置Φ2145球磨机1台和GMY2130溢流型球磨机一台、FG-15高堰式螺旋分级机1台、Φ250水力旋流器4台，将破碎车间的合格粉矿加水球磨得到-200mm矿浆
	现有

	
	浸吸车间
	标高约为2032m，占地面积为630m2，浸吸车间主要布置浸吸搅拌槽φ7m×6m共3槽，浸吸搅拌槽φ2.8×3m共8槽，浸吸车间采用全泥氰化浸出，经24小时搅拌，浸出率可达到90-93%，尾渣含金0.3g/t
	现有

	
	尾矿压滤车间
	①压滤车间标高约为2025m，占地面积为200m2，主要布置CJWA-16/100/30自动压滤洗涤机1台，浸出尾矿进入尾矿矿浆缓冲槽，后泵入自动洗涤压滤机进行压滤。
②为更好的对尾矿进行处理，2023年5月新增建设了一套尾矿再处理系统对压滤后的尾矿进行处理，尾矿再处理车间位于尾矿库南侧350m处，主要布置搅拌桶、压滤机等，经压滤车间初步压滤后的尾矿经自卸汽车运至尾矿再处理车间进行进一步处理，经进一步处理后的尾矿通过自卸汽车运至尾矿库进行堆存。
	现有

	
	浓密池
	设置一个浓密池，浓密池与旋流器连接，浓密池为直径12m的圆形池子，容积为340m3，主要布置有NXZ-12/7.5kw高效浓缩机一台
	现有

	
	二
	尾矿库，尾矿库总库容为万74.84m3，有效库容为67.36万m3，尾矿库初期坝高9m，堆积坝高40m，总坝高49.0m。
	现有，本项目依托

	
	初期坝
	初期坝初拟为透水堆石坝，坝高9.0m，清基2.0m，坝顶宽度为3.0m，坝顶标高为1935.0m，坝基标高为1926.00m，内坡比为1：1.80，外坡比为1：2.0，初期坝内坡与废渣之间设置反滤层，反滤层由碎石和土工布组成。并在初期坝下游侧设置踏步，踏步宽度1.2m。
	现有，本项目依托

	
	堆积坝
	堆积坝坝顶标高为1975.0m，坝底标高（即初期坝坝顶）为1935.0m，堆积坝高为40.0m，在1940m、1945m、1950m、1955m、1960m、1965m、1970m、1975m高程分别设置宽3.0m的马道，各层马道之间坝坡坡比1：3.0，总体坡比为1：3.28。渣坝堆筑作业采用库前进占堆积法，废渣堆填方向大体从库前向库尾方向以1％的坡度堆填。废渣堆填时按每2.0m一个子坝、10.0m一个马道设置，每个马道作业平台上设置雨水排水沟B×H=0.2×0.2m，以排出雨水防止雨水冲刷堆体，废渣堆筑时整体边坡坡比为1：3.28。
	尾矿堆存过程按照设计进行

	
	排渗系统
	为保证坝体的安全，加快渗滤液渗出，拟在渣库库底、堆积坝内、分层设置主次排渗盲沟。在尾矿库日常堆放渣料时，排渗盲沟可以汇集、排泄废渣中的渗滤液。经初步计算，废渣经压滤以后含水率按16%计，废渣排水量极小，日常渗水通过排渗盲沟、排水沟、雨水沟排至初期坝下游侧的集水井内。考虑排渗盲沟排水量、碎石粒径及施工方便，在库底、堆积坝内设置九层水平向和纵向渗滤液排渗盲沟网络，使排渗盲沟基础承载力达到设计要求。主、次排渗盲沟共分9层布置，第一层主盲沟连接至初期坝坝脚后，在坝底设置DN500PE管，连接主盲沟的软式透水管，第二层~第九层主盲沟连接至坝肩雨水沟。主、次排渗盲沟碎石平均粒径取15cm，渗透系数K=0.43m/s。纵向主盲沟断面b×h＝1.0m×1.0m，次盲沟b×h＝0.5×0.5m，主、次盲沟由土工布包裹碎石组成，内铺新型软式透水管管径为Ф200mm。
	现有，本项目依托

	
	尾矿输送系统
	选厂与尾矿库之间由左岸现有公路+新修5条临时道路相连接，废渣运输形式主要采用自卸汽车运输方式。废渣先采用自卸汽车运送至初期坝和堆积坝各层马道设置的转运平台，再由转运平台处设置的自卸汽车或推土机运送至库内堆放。每条运输线路上设置安全护栏、挡车设施、避让道、卸料平台挡车设施。
	现有，本项目依托

	
	地下水导排系统
	在堆场库底防渗层以下设置地下水收集盲沟，其中主排渗盲沟断面b×h＝1.0m×1.0m，次盲沟b×h＝0.5×0.5m，主、次盲沟由土工布包裹碎石组成，内铺新型软式透水管。主排渗盲沟管径为Ф200mm，次盲沟管径为Ф100mm。
地下水通过盲沟穿过整个场区排至下游。
	现有，本项目依托

	
	回水系统
	废渣经浓缩脱水处理后的含水量约为16%，属于干渣，旱季时库内无水，只有雨季时才产生积水雨季时产生的汇水由库内的临时排水沟排至初期坝前的调节池（容积为8000m3）。该场区初期坝为透水堆石坝，坝外设置水池主要是收集坝体渗流水及库内雨水。结合本设计洪水计算结果，在初期坝外设置调节池，调节池内设置移动回水泵站，调节池高程与堆积坝坝顶最大高差按51m(△h)考虑，回水管线长约1300m(L)，回水管线选用DN75钢管。调节池内的回水采用泵站直接回抽至尾矿库库尾，用于尾矿库内坡面防尘；移动式水泵采用柴油发电机供电，配置两台50kW柴油发电机。
	现有，本项目依托

	
	回喷系统
	在调节池内设置二个回水泵（一用一备），在库内设置一移动绞盘式喷灌机，将调节池中的水扬送至渣库每个平台上进行喷淋，以防止渣尘飞扬。移动绞盘式喷灌机选用型号65-340TX，流量为：Q=13～50m3／h，喷嘴直径为14～20mm，PE管直径65 mm，长度400m；移动绞盘式喷灌机自带管线50m。
	现有，本项目依托

	
	防洪排水设施
	依据尾矿库地形条件、堆存方式、安全环保要求，选择库尾和左岸截洪沟以上汇水面积形成的洪水通过左岸截洪沟排出，不再考虑入库；右岸截洪沟以上汇水面积的洪水通过右岸截洪沟排泄至初期坝下游；库内排水井+排水管排泄库内汇水面积形成的洪水。
（1）左岸截洪沟断面为矩形，浆砌石砌筑。左岸截洪沟（B×H=1.50m×1.80m）长约775.84m，区域汇流面积0.48km2，设防流量11.72m3/s；
（2）右岸截洪沟断面为矩形，浆砌石砌筑。右岸截洪沟（B×H=0.9m×1.0m）长约632.17m，区域汇流面积0.093km2，设防流量1.99m3/s。
（3）库内排水井+排水管
1）排水井泄洪能力
洪水期库内及右岸的雨水及尾矿渗水水通过库内设置的排水井—排水管排至调节池。库内设置3个排水井（1#~3#排水井）。排水井设计成钢筋混凝土框架形式，排水井按公式Qc=ncmξbc（2g）1/2Hy1.5进行泄流量计算，排水井内径为3.0m，四周框架为4根300×500mm的立柱。
2）排水管泄洪能力
排水管设置按满足24小时全流域汇水量的排泄，经计算24小时全流域下泄流量为4.73m3/s。设计选用φ1.50m的城门洞型钢筋混凝土管，隧洞缓坡段底坡为1.00%。
3）现有库区渗水点疏排水
现有尾矿库库尾有1个渗水点，尾矿库库尾渗漏水渗点流量约0.02m3/s，本次设计在该渗漏点设置一混凝土挡墙，混凝土挡墙墙高1.0m，墙厚0.2m，设置于防渗膜下，主要用于渗水点的汇水，并通过连接在防渗膜下设置的主排渗盲沟（宽*高为1.0m*0.8m）将渗漏水直接排泄至初期坝下游。
	现有，本项目依托

	
	防渗系统
	根据尾矿浸出渣的毒性鉴别结果，项目所产尾矿属II类一般工业固体废物，尾矿库需进行分期防渗，按《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943-2018）中氰渣尾矿库处置污染控制技术要求进行防渗，防渗层渗透系数不低于1.0×10-7cm/s且厚度不小于1.5m的粘土层的防渗性能，达到II类工业固体废物贮存场所的防渗要求。库底防渗（含坝体底部）：为防止废渣堆放后，在库底产生的不均匀沉降而破坏防渗层，防渗层基础必须落在粘土上，其基础承载力180kpa。库底清基后自下而上铺设0.3m的压实粘土层、300g/m2土工布、1.5mm的HDPE防渗膜、300g/m2土工布，0.3m的压实粘土保护层。岸坡防渗：岸坡防渗首先对库区岸坡进行清理，清除表层根植土。为保证粘土垫层及防渗土工膜的铺设顺利，对防渗铺盖基层进行平整削坡处理，平整后的坡度不宜陡过1：2。坡面清理平整后自下而上铺设0.3m的压实粘土层、300g/m2土工布、1.5mm的HDPE防渗膜、300g/m2土工布、0.3m的压实粘土保护层。为防止防渗膜下滑，在尾矿库四周每隔10~15 m高差设置了一道防渗膜锚固沟，顶部锚固沟兼做临时截洪土沟使用，断面尺寸除满足锚固要求外，还应增加相应频率洪峰通过时所需的过流面积，结构尺寸b×h＝0.6×0.8m，库底、岸坡的防渗膜粘接成整体。防渗方案采用分期防渗。根据调查了解，目前尾矿库对1935m高程采用防渗膜进行了防渗处理，其余高程未进行防渗，后续尾矿堆存至相关设计标高须按设计要求进行防渗处理。
	现有，本项目依托

	
	调节池
	调节池设置在初期坝坝脚下游侧，用于收集库内雨水和渗滤液。调节池采用钢筋混凝土浇筑，容积为8000m³，断面尺寸（长×宽×深）为40m×40m×5.0m。为防止废液外渗，调节池内壁须铺设1.5mm的HDPE防渗膜。
	现有，本项目依托

	
	监测井
	本项目共设置了5口监测点。1#监测井（X=2604044.169，Y=781485.168）为对照井；2#监测井（2604230.921，Y=781473.885）为污染扩散监测井；3#监测井（X=2604369.512，Y=781612.427）、4#监测点为污染监视监测点，作为污染监视监测井；5#监测点为选厂污染监视监测井。
	现有，本项目依托

	辅助工程
	生活办公区
	位于项目区南侧，标高约为2031m，占地面积约为1000m2，主要分布有办公室、职工宿舍、食堂等工业设施。
	现有，本项目依托

	
	机修车间
	位于项目区南侧，标高约为2031m，占地面积为140m2，用于生产设备的日常维护和修理
	现有，本项目依托

	
	生活高位水池
	采用高强混凝土进行硬化，容积为50m3
	现有，本项目依托

	
	生产高位水池
	采用高强混凝土进行硬化，容积为250m3
	现有，本项目依托

	
	回水池
	选厂设置一个容积为500m3的回水池，用于储存选矿废水后回用，采用高强混凝土进行硬化防渗，位于磨矿车间东侧，回水池中设置一套活性炭吸附装置用于废水的吸附净化
	现有

	
	氰化钠库
	位于机修车间旁，标高约为2030m，占地面积为30m2，主要用于氰化钠的储存，氰化钠采用袋装后装入厚度不小于0.75毫米的坚固钢桶中。在氰化钠库外围设置危险物品标志，周围设围堰（宽20cm、高10cm）、下游设置混凝土应急池（2m3），一旦发生遇水泄漏事故采用漂白粉溶液加入废水中
	现有

	
	氰化渣临时堆场
	为一期工程设置的2个氰化渣临时堆场，占地面积均为2000m2，目前两个尾矿堆场临时堆存一期工程产生的全泥氰化尾矿总量约为6.5万吨，氰化渣临时堆场采用防渗土工膜进行了防渗处理，并采用土工布对尾矿堆场进行遮盖，每个堆场设置一个容积为100m3的渗滤液收集池，堆场周边设置截排水沟。
	现有

	
	原料库
	位于机修车间旁，标高约为2030m，占地面积约为80m2，主要用于石灰、片碱等原辅材料的储存，各原辅材料进行分区堆存
	现有

	公用工程
	供水
	生产供水：在1km外的水塘中设有取水泵站，输水地形高差60m，泵水管长750m，水泵功率为55kW，泵送至选矿厂高位水池（V=250m3，池底标高2050.50m），泵站上方设置110m3调节水池，水池中布置100QW150-22-18.5型潜污泵调节水位，也可供洒水车加水及车辆清洗。
生活供水：项目生活用水主要来自山泉水，泉水经管道引至厂区的50m3的生活高位水池后，供给项目生活区使用。
	现有，本项目依托

	
	供电
	元江金矿已有35kV电源架空接至矿区，建有35kV总降变电所，位于选矿厂西侧约400m处，选厂在磨矿车间旁设置一个10kV变电所，变电所分别设置一个10kV高压配电室、一个变压器室及一个低压配电室。在磨矿车间变电所安装一台S11-M-500kVA、10/0.4kV变压器给磨矿车间低压设备供电，破碎车间低压设备由磨矿车间变电所供电。在浸吸车间变电所安装两台S11-M-630kVA、10/0.4kV变压器给浸吸车间和尾矿压滤车间设备供电。
	现有，本项目依托

	
	道路
	项目运输道路主要包括破碎车间至粉矿仓，压滤车间至尾矿库及尾矿库内部临时运输道路。运输道路总长2484m，其中破碎车间至粉矿仓道路长625m，压滤车间至尾矿库道路长1445m，尾矿库内部临时道路长414m。破碎车间至分料仓道路及压滤车间至尾矿库道路路面宽3.5m，路基宽4.5m，每隔200m修一个错车道，错车道路面宽6m，均为碎石路面。尾矿库内部临时道路共5条，路面宽度为6m
	现有，本项目依托

	环保工程
	破碎、筛分粉尘
	破碎机、筛分机上方设置集尘罩、设置一套布袋除尘器和一根高15m的排气筒。破碎机、筛分机运行过程中产生的无组织粉尘经过集尘罩收集后，由一套布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放
	现有，本项目依托

	
	原矿堆场
	对已建的原矿堆场进行改造，上方架设轻钢结构防雨篷，三面设置封闭围挡结构，同时在其周围设置喷雾洒水降尘设施，原矿堆场底部采用混凝土进行硬化
	现有

	
	机修废水
	设置一个0.5m3的隔油池
	现有

	
	生活污水
	设置一个容积为1m3的隔油池用于处理食堂废水，设置一套处理规模为10m3/d的生活污水处理站（位于尾矿库南侧约450m处），处理工艺为“AO生物处理+消毒”工艺，设置一个容积为50m3的蓄水池
	现有

	
	雨污分流措施
	已完善了选厂区域截排水沟，可确保场地外雨水不进入选厂
	现有

	
	选厂初期雨水
	已在选厂地势最低处建设了一个容积为150m3的雨水收集池
	现有

	
	危废暂存间
	已建设一座占地面积为10m2的危废暂存间，危废暂存间采用防渗膜进行了防渗处理
	现有

	
	生活垃圾收集池
	设置生活垃圾收集桶
	现有，本项目依托

	
	事故水池
	设置1个容积为300m3的生产废水事故水池
	现有

	
	防渗工程
	已对雨水收集池、事故水池、回水池、尾矿库调节池采用混凝土浇灌，池底铺设防渗漏沥青，池底和四周铺设2mm厚的PVC膜；氰化钠库和危废暂存间采用混凝土硬化后铺设2mm厚的PVC膜尾矿库进行分期防渗，按《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943-2018）中氰渣尾矿库处置污染控制技术要求进行防渗，库底和岸坡清基后铺设0.3m的压实粘土层、300g/m2土工布、1.5mm的HDPE防渗膜、300g/m2土工布，0.3m的压实粘土保护层，并在干渣库四周每隔10~15 m高差设置一道防渗膜锚固沟。
	现有，本项目依托


5、现有项目建设规模
现有选厂生产规模：日处理200吨金矿原矿；
现有尾矿库规模：尾矿库采用干堆堆存，尾矿库总库容为74.84万m3，有效库容为67.36万m3，为四等库，服务年限为20.9年。
6、现有产品方案
环评阶段产品方案：年产合质金99kg，银841.95kg。
验收阶段产品方案：年产载金碳5.62t/a。
由于熔炼车间未投入使用，因此产品方案发生变化，选厂生产的载金碳作为最终产品进行外售，不再进行载金碳的解吸电解和熔炼。
7、现有工艺流程
7.1选厂生产工艺
（1）碎矿
矿山的原矿（含水率为5%，最大粒度为500mm）由自卸汽车运输至项目原矿堆场进行堆存。然后经轮式装载机送入原矿仓后经振动给料机喂入颚式破碎机进行粗破，粗破后的原矿自流送入固定溜筛进行筛分，筛分合格的原料（粒度小于16mm）经皮带输送机送入粉矿堆场堆存；不合格原料（粒度大于16mm）送入圆锥破碎机进行进一步细破，细破后的原矿与颚式破碎机破碎后的合格（粒度小于16mm）原矿一起经皮带送入粉矿堆场，粉矿由装载车辆运输至选厂粉矿仓。破碎、筛分、粉矿运输过程中会产生粉尘，设置集气罩和布袋除尘器去除破碎、筛分产生的粉尘。
（2）磨矿分级
粉矿仓中的合格原料通过一台摆式给矿机后经仓下皮带输送入1号球磨机进行磨矿，同时采用电动给料机在皮带上均匀加入石灰，并在磨头加入工艺水。经1号球磨机磨矿后矿浆进入螺旋分级机进行分级，不满足要求的矿浆返回1号球磨机再磨，满足要求的矿浆（55%-0.074mm）进入2号球磨机细磨。磨后矿浆进入渣浆泵池，后打入旋流器进行分级，不合格矿浆返回2号球磨机再磨，合格矿浆直接进入浓密机进行制浆。合格矿浆为-200目≥90%矿浆，浓度为23%。
    同时在2号球磨机测试矿浆pH，若pH小于11.0~13.0，在2号球磨机加入片碱调节pH至11.0~13.0。
（3）制浆
根据实验，金的氰化浸出率最高时矿浆浓度为45%，pH值为11.0~13.0，为便于后期的搅拌、浸出，磨矿矿浆需要进行预处理。旋流器分级出来的合格矿浆直接溢流至浓密池进行浓密，在浓密池中加入絮凝剂。矿浆在高效浓缩机作用下进行浓密，浓密后浓密池上清液泵入回水池中，下部底流（浓度为45%的矿浆）通过泵直接泵入1#浸出槽中进行浸出。主要通过调节浓缩机底流量和絮凝剂用量控制矿浆浓度，预处理时间约为8h。
（4）浸出、吸附
①浸出
项目通过控制浸出矿浆中氰根离子浓度和氧含量进行金的浸出，氰根离子浓度在0.05%~0.08%时金浸出率最高，因此在浸出搅拌槽加入NaCN来控制氰根离子浓度。同时为提高矿浆与加入物料的接触面，通过控制浸出矿浆中氧含量使矿浆表面均匀弥散5~15mm直径的小气泡以此增加接触面，一般充气量为0.02m3/min，充气压力为100KPa，其通过调节各槽的充气阀门加以控制。
搅拌浸出车间设置3个浸出搅拌槽，分别为1#、2#、3#浸出搅拌槽，规格为Φ7×7m。制浆合格的矿浆（矿浆浓度为45%，pH值为11~13）经泵泵入1#浸出搅拌槽，同时在1#浸出搅拌槽加入氰化钠溶液进行浸出。经过搅拌浸出的矿浆通过自流进入2#浸出搅拌槽，再通过自流进入3#搅拌槽。金与氰化钠溶液在有氧条件下生成一价配合物形成金的化合物，化学反应式：4Au+8NaCN+2H2O→4NaAu（CN）2+4NaOH，金的化合物易被活性炭吸附从而形成载金炭，实现从原料中提取。同时金矿中含伴生有银，其在氰化钠溶液中也会与金一同浸出，化学反应式为：4Ag+8NaCN+2H2O→4NaAg（CN）2+4NaOH。
②吸附
项目采用活性炭逆流吸附进行吸附，包含提炭、串炭、加炭使活性炭提炭器提升运移的方向与矿浆的流向相反实现吸附作业。共设置有8个吸附搅拌槽，分别为4#~11#吸附搅拌槽，规格为Φ2.8×3m，其中4#~7#吸附搅拌槽为一条生产线，8#~11#吸附搅拌槽为一条生产线，共形成两条生产线，每条生产线设置4个提碳器。
搅拌氰化浸出的矿浆从3#浸出搅拌槽自流顺序进入吸附搅拌槽，进入顺序为：3#吸附搅拌槽→4#吸附搅拌槽→5#吸附搅拌槽→6#吸附搅拌槽→7#吸附搅拌槽；3#吸附搅拌槽→8#吸附搅拌槽→9#吸附搅拌槽→10#吸附搅拌槽→11#吸附搅拌槽。活性炭从7#/11#吸附搅拌槽加入进行逆流吸附，吸附顺序为：7#吸附搅拌槽→6#吸附搅拌槽→5#吸附搅拌槽→4#吸附搅拌槽→3#吸附搅拌槽→2#吸附搅拌槽→1#吸附搅拌槽；11#吸附搅拌槽→10#吸附搅拌槽→ 9#吸附搅拌槽→8#吸附搅拌槽→3#吸附搅拌槽→2#吸附搅拌槽→1#吸附搅拌槽。每槽安装一台空气提升器，用以完成串炭作业，最终载金炭由1#吸附槽提出。
载金炭经1#浸出搅拌槽提出后带有载金炭的矿浆用螺旋分炭筛使矿浆与载金炭分离，矿浆返回1#吸附槽，载金炭进入解吸电解工段；尾矿渣及废水由11#/7#吸附槽排出，尾矿渣中含有少量的被搅碎的活性炭，因此使用筛孔为40目的安全筛对其进行回收，回收的活性炭作为含金物料处理，筛下的为尾矿渣及废水，其进入尾矿浆缓冲槽后进入尾矿压滤工序。
浸出吸附控制时间共计24h。
本工段主要控制的工业技术指标有：氰根浓度、氧含量、底炭密度、串炭速度、串炭量、载金炭量、尾矿品位等。
1）矿浆氰根浓度比搅拌氰化浸出阶段略低，为0.02%一0.05%，而且由1#槽向以后各槽逐渐降低，11#/7#槽最低为0.02%一0.03%。通过调整氰化钠的添加量来控制。
2）矿浆氧含量
比搅拌浸出阶段略低，通过调节各槽充气阀门控制。
3）底炭密度
底炭密度即为每升矿浆中活性炭的含量，一般为10~15g/L。为了保证金的回收率，通常7#槽的底炭密度略高，为15~20g/L。底炭密度可以通过调节加炭量、串炭量、提炭量来控制。
4）串炭速度
串炭速度又称串炭频率，是指单位时间内的串炭次数。根据对吸附系统中金的质量平衡研究，串炭速度与炭载金量的乘积是一个常数。为保持适宜的炭载金量，就要选择一定的串炭速度，一般为一天串炭一次。
5）串炭量
为保持吸附系统金总量平衡，保持槽内或槽之内炭的吸附性能，串炭量应与槽中储存的活性炭量之间有一个适宜的百分比，这个比值一般为10~20%。调节串炭时间的长短可以控制串炭量的大小。
6）载金炭量
在确保吸附率的前提下，炭载金量尽可能高，但炭载金量越高，金在吸附系统中的储存量就越多，资金周转就会受到影响，因此适宜的炭载金量、合理的串炭制度，对炭浆厂来说是非常重要的。一般最终载金炭金含量为4~6g/kg，可以通过调节提炭量来控制。


图2-7   全泥氰化生产线选矿工艺流程及产污节点图
（6）尾矿压滤及解毒脱氰
1）项目产生的尾矿属于《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943-2018）中规定的金矿石氰化尾渣，需对尾矿处理达《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943-2018）的要求后方可堆至尾矿库内。
项目采用固液分离洗涤法进行脱氰处理，脱氰过程产生的压滤废水进入回水池作为生产补充水，同时设计提出在回水池中设置一套活性炭吸附装置，对回水池中的水的杂质进行吸附净化。
项目经过安全筛的尾矿矿浆先进入尾矿浆缓冲槽，然后用泵将尾矿浆泵入自动压滤洗涤机，进行第一次压榨，后使用0.5倍清水进行高压洗涤，将尾矿中液相进行洗涤，后加风压对压滤后的尾矿进行气吹，使尾矿中的液相成分得到有效吹脱，进一步降低尾矿中的氰根，最后再一次进行压榨，降低尾矿中的含水率。
2）尾矿再处理工艺
为进一步降低尾矿中的氰根，尾矿经压滤车间处理后运至尾矿再处理车间进一步进行处理。具体工艺如下：
首先用挖掘机将氰化尾矿运至矿仓，下料至搅拌桶，分为6级，依次搅拌充分混合，让矿浆里的氰根与氧化剂过氧化氢或碱液氢氧化钠充分搅拌接触，发生反应而彻底消解，消解氰根后的渣浆再由压滤机渣浆泵输送至的压滤机进行脱水处理，脱水过程中，还配有空压机气动吹水，使干排滤渣水分在30%以下，将符合《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943-2018）要求的尾矿饼运至尾矿库；压滤机的滤液返回处理系统重复利用做到既环保又不浪费资源。工艺流程图如下。
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图2-8   尾矿再处理工艺流程
7.2尾矿库生产工艺
现有尾矿库为四等库，尾矿库总库容为74.84万m3，尾矿库有效库容为67.36万m3，尾矿库初期坝高9m，堆积坝高40m，总坝高49.0m。
1.尾矿输送方案
选厂与尾矿库之间由左岸现有公路+新修5条临时道路相连接，废渣运输形式主要采用自卸汽车运输方式。废渣先采用自卸汽车运送至初期坝和堆积坝各层马道设置的转运平台，再由转运平台处设置的自卸汽车或推土机运送至库内堆放。每条运输线路上设置安全护栏、挡车设施、避让道、卸料平台挡车设施。
左岸现有道路可以到达尾矿库所在冲沟的沟底初期坝附近和堆积坝1953.0m高程马道，新修临时道路共有5条即为L1#道路~L5#道路分别至各层马道高程。
L1#道路：由现有沟底道路1928.0m高程至初期坝坝顶1935.0m高程，长度为105.0m，路面宽度6.0m；
L2#道路：由现有道路1951.0m高程至堆积坝马道1944.0m高程，长度为84.0m，路面宽度6.0m；
L3#道路：由现有道路1964.0m高程至堆积坝马道1962.0m高程，长度为15.0m，路面宽度6.0m；
L4#道路：由现有道路1979.0m高程至堆积坝马道1970.0m高程，长度为91.0m，路面宽度6.0m；
L5#道路：由现有道路1982.0m高程至堆积坝马道1978.0m高程，长度为119.0m，路面宽度6.0m；
运输道路为双向车道，不再设置错车道。三级公路标准，双车道，路面宽6.0m，单车道宽3.25m，设计车速为30km/h，设计荷载标准为汽-20，挂-100，最小转弯半径为30m，路面结构为20cm级配碎石面层+3cm砂土磨耗层。废渣运输设备采用自卸汽车运输，本工程计划配置3辆10t自卸汽车、1台推土机。
2.尾矿渣放矿
废渣采用库前入库方式：为初期坝修筑完成后，自卸汽车经左岸运输道路（L1#道路、L2#道路、L3#道路、L4#道路）和现有道路分别运送渣料至尾矿坝附近的转料平台（高程分别为1935m、1944m、1953m、1962m、1970m、1978m），经转料平台转送至各层堆积面上，再经小型装载机/推土机运送至库内分层堆放，库内堆尾矿坡面以1％的坡度倾向库尾。
3.尾矿库工程
（1）尾矿库库容
矿库为四等库，尾矿库总库容为74.84万m3，尾矿库有效库容为67.36万m3，尾矿库总服务年限15.72年。
尾矿库的计算容积见下表2-29：
表2-29  项目尾矿库库容计算表
	高程H（m）
	面积A(m2)
	高差H（m）
	库容V(m3)
	全库容V(万m3)
	系数（η）
	有效库容V(万m3)

	1926
	0
	1
	652.5
	0
	　
	0

	1927
	1305
	
	
	652.5
	0.7
	456.75

	
	
	2
	3582
	
	
	

	1929
	2277
	
	
	4234.5
	0.75
	3175.875

	
	
	2
	5769
	
	
	

	1931
	3492
	
	
	10003.5
	0.85
	8502.975

	
	
	2
	8199
	
	
	

	1933
	4707
	
	
	18202.5
	0.9
	16382.25

	
	
	2
	9973.8
	
	
	

	1935
	5266.8
	
	
	28176.3
	0.9
	25358.67

	
	
	2
	12279.6
	
	
	

	1937
	7012.8
	
	
	40455.9
	0.9
	36410.31

	
	
	2
	15771.6
	
	
	

	1939
	8758.8
	
	
	56227.5
	0.9
	50604.75

	
	
	2
	19263.6
	
	
	

	1941
	10504.8
	
	
	75491.1
	0.9
	67941.99

	
	
	2
	22404.6
	
	
	

	1943
	11899.8
	
	
	97895.7
	0.9
	88106.13

	
	
	2
	25194.6
	
	
	

	1945
	13294.8
	
	
	123090.3
	0.9
	110781.27

	
	
	2
	27984.6
	
	
	

	1947
	14689.8
	
	
	151074.9
	0.9
	135967.41

	
	
	2
	30774.6
	
	
	

	1949
	16084.8
	
	
	181849.5
	0.9
	163664.55

	
	
	2
	33564.6
	
	
	

	1951
	17479.8
	
	
	215414.1
	0.9
	193872.69

	
	
	2
	36659.7
	
	
	

	1953
	19179.9
	
	
	252073.8
	0.9
	226866.42

	
	
	2
	39281.4
	
	
	

	1955
	20101.5
	
	
	291355.2
	0.9
	262219.68

	
	
	2
	41150.7
	
	
	

	1957
	21049.2
	
	
	332505.9
	0.9
	299255.31

	
	
	2
	42989.4
	
	
	

	1959
	21940.2
	
	
	375495.3
	0.9
	337945.77

	
	
	2
	44581.5
	
	
	

	1961
	22641.3
	
	
	420076.8
	0.9
	378069.12

	
	
	2
	45508.5
	
	
	

	1963
	22867.2
	
	
	465585.3
	0.9
	419026.77

	
	
	2
	45960.3
	
	
	

	1965
	23093.1
	
	
	511545.6
	0.9
	460391.04

	
	
	2
	46412.1
	
	
	

	1967
	23319
	
	
	557957.7
	0.9
	502161.93

	
	
	2
	46863.9
	
	
	

	1969
	23544.9
	
	
	604821.6
	0.9
	544339.44

	
	
	2
	47320.2
	
	
	

	1971
	23775.3
	
	
	652141.8
	0.9
	586927.62

	
	
	2
	47841.3
	
	
	

	1973
	24066
	
	
	699983.1
	0.9
	629984.79

	
	
	2
	48422.7
	
	
	

	1975
	24356.70
	
	
	748405.8
	0.9　
	673565.22

	
	
	
	
	
	
	


（2）尾矿库主要工程设计
①初期坝
初期坝初拟为透水堆石坝，坝高9.0m，清基2.0m，坝顶宽度为3.0m，坝顶标高为1935.0m，坝基标高为1926.00m，内坡比为1：1.80，外坡比为1：2.0，初期坝内坡与废渣之间设置反滤层，反滤层由碎石和土工布组成。反滤层主要作用是滤渣排水，使渗流水顺利排出坝体及坝基，降低坝体的渗透压力，防止堆石坝发生渗透变形破坏；同时防止堆积坝发生流土破坏。并在初期坝下游侧设置踏步，踏步宽度1.2m。
②堆积坝
堆积坝坝顶标高为1975.0m，坝底标高（即初期坝坝顶）为1935.0m，堆积坝高为40.0m，在1940m、1945m、1950m、1955m、1960m、1965m、1970m、1975m高程分别设置宽3.0m的马道，各层马道之间坝坡坡比1：3.0，总体坡比为1：3.28。
渣坝堆筑作业采用库前进占堆积法。废渣堆填方向大体从库前向库尾方向以1％的坡度堆填。废渣堆填时按每2.0m一个子坝、10.0m一个马道设置，每个马道作业平台上设置雨水排水沟B×H=0.2×0.2m，以排出雨水防止雨水冲刷堆体，废渣堆筑时整体边坡坡比为1：3.28。在堆坝坡面及马道上按照环保设计要求铺设30cm厚的粘土及20cm厚的营养土，并植草绿化，形成堆积坝坡面上的绿色保护层。
渣坝堆筑共分9个作业平台和5个转料平台（高程分别为1935m、1945m、1955m、1965m、1975m），首先由自卸式翻斗车将废渣从厂区送至第一个作业平台(标高1935.0m以下)，倾卸于尾矿库内。汽车卸载后，废渣由推土机推向台阶边坡，并将部分残留量堆成临时安全车档。临时安全车档距边坡约2.0m宽，高0.8m。汽车卸载地点，在确保安全的前提下，尽量靠近台阶边缘，以减少推土机的推排量。
当第一个作业平台堆好后，再开始堆筑其上第二个作业平台（标高1935.0至1945.0m）。当第三个作业平台（标高1945.0至1955.0m）形成不小于50m的平台后，可启动第四个作业平台（标高1955.0至1965.0m）堆筑，依次类推。以上废渣堆筑以每10m一个作业平台，各个平台轮流作业，均衡地初期坝从往库尾方向推进。上一个作业平台的坡角与下一个作业平台的坡顶之间应留有10~15m的作业平台宽度。
当第二个和第三个作业平台完成后，人工按 1:3.0对外坡比进行修整，并在第三、第四个平台间预留5m宽平台以备封场时使用。最终堆积坝下游坡在标高1965.0m和1975.0m设置两个5m宽封场平台。
堆积坝右侧1970~1975m高程部分填筑时平台宽度较小，使用小型摊铺碾压设备，人工辅助，同时填筑时人工填成1.5%坡度倾向排水井处，该部位全部为干滩，不再存水，保证右侧干式筑坝要求。
在新建的库底防渗层的上面铺第一层时要避免防渗层被破坏，第一层渣体堆积厚2.0m时才能用推土机进行压实，以后向上各层堆积厚0.5m即可采取进占法压实，压实遍数为不小于3个来回。在靠近排水设施的地方采用人工碾压，防止因机械碾压造成排水系统损坏。对靠近堆积坝外坡线25m范围内的区域，应加强碾压质量，该区域废渣的压实度应不低于0.92。
废渣堆填过程中必须使废渣顶面以1％的坡度倾向库尾，以利坝体表面排水。运到尾矿库的废渣应及时铺摊和碾压，废渣的铺摊及碾压实行流水作业，以减少对渣坝面的扰动。碾压后的渣坝面应光滑平整，并适时将集液池的水泵回渣库喷淋，以防止灰尘飞扬。
为了确保废渣堆积坝的安全，于堆积体四周与山坡接触部位，每高差10m左右设置一道防渗膜锚固沟兼临时截洪土沟，土沟断面600×800，将截洪土沟以上坡面的雨水引至库区下游，以减少入库雨水量。
③排渗系统
为保证坝体的安全，加快渗滤液渗出，拟在渣库库底、堆积坝内、分层设置主次排渗盲沟。在尾矿库日常堆放渣料时，排渗盲沟可以汇集、排泄废渣中的渗滤液。经初步计算，废渣经压滤以后含水率按16%计，废渣排水量极小，日常渗水通过排渗盲沟、排水沟、雨水沟排至初期坝下游侧的集水井内。考虑排渗盲沟排水量、碎石粒径及施工方便，在库底、堆积坝内设置九层水平向和纵向渗滤液排渗盲沟网络，使排渗盲沟基础承载力达到设计要求。主、次排渗盲沟共分9层布置，第一层主盲沟连接至初期坝坝脚后，在坝底设置DN500PE管，连接主盲沟的软式透水管，第二层~第九层主盲沟连接至坝肩雨水沟。主、次排渗盲沟碎石平均粒径取15cm，渗透系数K=0.43m/s。纵向主盲沟断面b×h＝1.0m×1.0m，次盲沟b×h＝0.5×0.5m，主、次盲沟由土工布包裹碎石组成，内铺新型软式透水管管径为Ф200mm。
④地下水导排系统
在库底防渗层以下设置地下水收集盲沟，其中主排渗盲沟断面b×h＝1.0m×1.0m，次盲沟b×h＝0.5×0.5m，主、次盲沟由土工布包裹碎石组成，内铺新型软式透水管。主排渗盲沟管径为Ф200mm，次盲沟管径为Ф100mm。地下水通过盲沟穿过整个场区排至下游。
⑤回水系统
废渣经浓缩脱水处理后的含水量为16%，属于干渣，旱季时库内无水，只有雨季时才产生积水雨季时产生的汇水由库内的临时排水沟排至初期坝前的调节池中。
该场区初期坝为透水堆石坝，坝外设置水池主要是收集坝体渗流水及洪水。结合本设计洪水计算结果，在初期坝外设置调节池，调节池内设置移动回水泵站，调节池高程与堆积坝坝顶最大高差按51m(△h)考虑，回水管线长约1300m(L)，回水管线选用DN75钢管。调节池内的回水采用泵站直接回抽至尾矿库库尾，用于尾矿库内坡面防尘，移动式水泵采用柴油发电机供电，配置两台50kW柴油发电机。
⑥回喷系统
在调节池内设置二个回水泵（一用一备），在库内设置一移动绞盘式喷灌机，将调节池中的水扬送至渣库每个平台上进行喷淋，以防止渣尘飞扬。移动绞盘式喷灌机选用型号65-340TX，流量为：Q=13～50m3/h，喷嘴直径为14～20mm，PE管直径65 mm，长度400m；移动绞盘式喷灌机自带管线50m。
⑦防洪排水系统
依据尾矿库地形条件、堆存方式、安全环保要求，选择库尾和左岸截洪沟以上汇水面积形成的洪水通过左岸截洪沟排出，不再考虑入库；右岸截洪沟以上汇水面积的洪水通过右岸截洪沟排泄至初期坝下游；库内排水井+排水管排泄库内形成的洪水。
1）左岸截洪沟泄洪能力
左岸截洪沟断面为矩形，浆砌石砌筑。左岸截洪沟（B×H=1.50m×1.80m）长约775.84m，区域汇流面积0.48km2，设防流量11.72m3/s；
最小纵坡i=0.01；
沟底宽度b=1.50m；
边墙高度h=1.80m；
安全超高h0=0.1m；
糙率n=0.014。
通过Q=AV=AC（Ri）1/2，C=（1/n）R1/6水力复核计算得：
过水流量Q=11.78m3/s，v=4.62m/s，大于设防流量、满足排洪要求。
2）右岸截洪沟泄洪能力
右岸截洪沟断面为矩形，浆砌石砌筑。右岸截洪沟（B×H=0.9m×1.0m）长约632.17m，区域汇流面积0.093km2，设防流量1.99m3/s。
最小纵坡i=0.01；
沟底宽度b=0.9m；
边墙高度h=1.0m；
安全超高h0=0.2m；
糙率n=0.014。
通过Q=AV=AC（Ri）1/2，C=（1/n）R1/6水力复核计算得：
过水流量Q=2.25m3/s，v=3.125m/s，大于设防流量1.99m3/s、满足排洪要求。
3）库内排水井+排水管
a排水井泄洪能力
洪水期库内的雨水及尾矿渗水通过库内设置的排水井+排水管排至调节池。库内设置3个排水井（1#~3#排水井）。排水井设计成钢筋混凝土框架形式，排水井按公式Qc=ncmξbc（2g）1/2Hy1.5进行泄流量计算，排水井内径为3.0m，四周框架为4根300×500mm的立柱。
b排水管泄洪能力
排水管设置按满足24小时全流域汇水量的排泄，经计算24小时全流域下泄流量为4.73m3/s。设计选用φ1.50m的城门洞型钢筋混凝土管，隧洞缓坡段底坡为1.00%。
c现有库区渗水点疏排水
现有尾矿库库尾有1个渗水点，尾矿库库尾渗漏水渗点流量约0.02m3/s，本次设计在该渗漏点设置一混凝土挡墙（墙高1.0m，墙宽0.2m）汇水，并通过连接在防渗膜下设置的主排渗盲沟（宽×高为1.0m×0.8m）将渗漏水直接排泄至初期坝下游。
⑧防渗系统
库底防渗：为防止废渣堆放后，在库底产生的不均匀沉降而破坏防渗层，防渗层基础落在粘土层上，其基础承载力180kpa。库底清基后自下而上铺设0.3m的压实粘土层、300g/m2土工布、1.5mm的HDPE防渗膜、300g/m2土工布，0.3m的压实粘土保护层。
岸坡防渗：岸坡防渗首先对库区岸坡进行清理，清除表层根植土。为保证粘土垫层及防渗土工膜的铺设顺利，对防渗铺盖基层进行平整削坡处理，平整后的坡度不宜陡过1：2。坡面清理平整后自下而上铺设0.3m的压实粘土层、300g/m2土工布、1.5mm的HDPE防渗膜、300g/m2土工布、0.3m的压实粘土保护层。为防止防渗膜下滑，在尾矿库四周每隔10~15 m高差设置了一道防渗膜锚固沟，顶部锚固沟兼作临时截洪土沟使用，断面尺寸除满足锚固要求外，还应增加相应频率洪峰通过时所需的过流面积，结构尺寸b×h＝0.6×0.8m。
库区采用上述加筋防渗措施后，库内堆积废渣及其渗滤液与地下水可完全隔绝，从而阻止其对环境的污染。
防渗方案采用分期防渗，每隔10~15m高分为一期，分别在1935m高程、1950m高程、1965m高程、1975m高程设置锚固沟，共分为4期铺设防渗膜。
⑨调节池
调节池设置在初期坝坝脚下游侧，用于收集库内雨水和渗滤液。调节池采用钢筋混凝土浇筑，容积为8000m3，断面尺寸（长×宽×深）为40m×40m×5.0m。为防止废液外渗，调节池内壁须铺设1.5mm的HDPE防渗膜。调节池一侧设置简易泵房，采用回水泵将调节池内收集的雨水和渗滤液抽回至尾矿库库内。
⑩监测井设置
按要求进行渗流观测、一般外表观测和坝体位移监测系统。
同时本项目设置3口监测井，同时对库区地下水导排系统出口进行取样监测，共设置4个监测点。1#监测井（X=2604044.169，Y=781485.168）沿地下水流向设在贮存、处置场上游约50m ，作为对照井；2#监测井（2604230.921，Y=781473.885）设在最可能出现扩散影响的贮存、处置场周边，地下水走向一侧30m处，作为污染扩散监测井；3#监测井（X=2604369.512，Y=781612.427）沿 
地下水流向设在贮存、处置场下游50m处，作为污染监视监测井；4#监测点，库区地下水导排口，作为污染监视监测点。
8、现有项目污染治理措施及污染物排放情况
现有工程污染物排放情况如下：
（1）废气治理措施及排放情况
项目运营过程中产生废气主要为原矿堆场无组织粉尘、选厂矿石破碎及筛分工序产生的粉尘、收尘逸散无组织粉尘以及尾矿库大风季节时干滩无组织粉尘。
破碎车间下料口处设置引风口，通过风机抽风形成负压，从而达到破碎机收尘的效果；筛分车间于筛分机顶部设置集气罩进行收尘，设置一套布袋除尘器，设置一根15m高的排气筒（DA001），破碎、筛分粉尘经集气罩收尘后输送至布袋除尘器进行处理，后经排气筒进行排放。针对无组织粉尘，原矿堆棚设置三面围挡和顶棚，并进行洒水降尘。尾矿库设置喷淋降尘回喷系统，旱季大风时加大洒水频次，定时对尾矿库进行洒水降尘。
根据竣工验收监测，破碎、筛分粉尘排气筒（DA001）废气量7533Nm3/h，年生产运行时间4800h，排放浓度22.3mg/m3，排放速率0.163kg/h，排放量0.78t/a。现有项目破碎、筛分有组织废气中的颗粒物排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。
根据竣工验收监测结果，厂界无组织颗粒物监测结果为0.249~0.445mg/m3，厂界无组织颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，项目厂界废气达标。
（2）废水治理措施及排放情况
现有项目废水包括生产废水和生活污水，其中生产废水包括浓缩工段选矿废水、尾矿压滤液。本项目废水经处理后全部回用，不外排。
①浓缩工段选矿废水为浓缩溢流，产生量为419.76m3/d，选矿废水泵送至回水池进行循环利用，不外排。尾矿压滤废水产生量为233.01m3/d，泵送至回水池经活性炭吸附装置吸附净化后进行循环利用，不外排。
②生活污水产生量为7.01m3/d，食堂废水产生量为1.92m3/d，食堂设置一个容积为1m3的隔油池用于处理食堂废水，设置一套处理规模为10m3/d的生活污水处理站，处理工艺为“AO生物处理+消毒”工艺，设置一个容积为50m3的蓄水池。食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一同进入生活污水处理站进行处理，处理达标后进入蓄水池进行暂存，用于道路洒水降尘，不外排。机修废水产生量为0.4m3/d，机修车间设置一个0.5m3的隔油池，机修废水经隔油池预处理后进入生活污水处理站进行处理，后用于道路洒水降尘，不外排。根据竣工验收监测结果，项目生活污水排放口水质可满足GB/T 18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》道路清扫、消防及城市绿化标准。
③在选厂周边设置截排水沟，并在地势低洼处设置一个容积为150m3的初期雨水收集池，场地初期雨水经截排水沟收集后进入初期雨水收集池进行沉淀，暂存后回用作选矿用水，不外排。
④尾矿库初期坝坝脚下游设置一个容积为8000m3的调节池，调节池一侧设置泵房，设置有回喷系统，调节池中的水扬送至渣库每个平台上进行喷淋，以防止渣尘飞扬，可以保证尾矿库安全运行，不会出现尾矿废水外排情况。
（3）噪声
项目所用的设备采用符合国家标准的低噪声设备，破碎机、筛分机、振动筛、球磨机、螺旋分级机、水泵等设备采取安装减震垫、厂房内隔声等措施进行降噪，汽车采取限速、禁鸣的措施降低噪声影响。
根据竣工验收期间监测结果，项目厂界昼、夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
（4）固体废物
现有项目固体废弃物主要包括破碎车间除尘器收尘灰，压滤车间尾矿，机修车间含油废物和办公生活区生活垃圾等。
①除尘器收尘灰
项目破碎车间破碎筛分收集的粉尘量为11.46t/a。收尘灰经收集后返回粉矿仓中作为生产原料使用。
②尾矿
2022年3月30日竣工验收期间，建设单位委托云南浩辰环保科技有限公司对尾矿渣进行腐蚀性及毒性鉴别实验，现有项目尾矿渣不属于危险废物，且各项元素浓度均未超过GB8978-1996《污水综合排放标准》及GB5085.3-2007《危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别》中第一类污染物最高允许排放浓度，但pH较高，大于6~9限值要求，本项目尾矿渣属于第Ⅱ类一般工业固体废物，尾矿产生量为36161.732t/a，建设单位拟将原有项目产生的尾矿进行进一步综合利用，前期产生的尾矿运至氰化渣临时堆场进行临时堆存，目前建设单位设置两个氰化渣临时堆场，氰化渣临时堆场占地面积均为2000m2，目前两个氰化渣临时堆场堆存尾矿总量约为6.5万吨。根据调查，两个氰化渣临时堆场均已采用防渗土工膜进行了防渗处理，并采用土工布对氰化渣临时堆场进行遮盖，每个堆场设置一个容积为100m3的渗滤液收集池，堆场周边设置截排水沟。
③生活垃圾
现有项目生活垃圾产生量为35.04kg/d，5.61t/a，经统一收集后委托环卫部门进行清运处置。
④废机油
现有项目运营过程中涉及设备保养及维护环节会产生少量液压油、废机油，年产生量约为20kg/a，经收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。
9、环保投诉、监督检查、处罚情况情况
（1）环保投诉
[bookmark: _Hlk201588382]经收集资料，元江县山川矿业有限责任公司近3年（2024-2026年）涉及中央生态环境保护督察群众信访举报2次，分别为中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第十批）：受理编号：D3YN202405180045和中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第十四批）：受理编号：X3YN202405220040。具体问题及整改情况详见下表。
表2-30  近三年环保投诉、监督检查及整改情况
	时间/编号
	督办/检查单位
	问题清单
	整改情况

	D3YN2024
05180045
	玉溪市生态环境局元江分局
	1.元江县山川矿业有限责任公司黄金堆浸场建设项目存在未批先建问题。
2.元江县山川矿业有限公司已完成了4号5号和6号堆场恢复治理工作，种植早冬瓜树1.6万多
棵、撒播草籽，共0.5公顷，植被长势良好。
3.元江县耀贵矿业有限公司（山川矿业合作方）金矿矿洞对面堆场仍堆存部分物料，未恢复状，1号堆场未完成植被恢复。
4.检查发现山川矿业有限责任公司涉嫌其他违法问题。
	2024年5月17日，
玉溪市生态环境局向我公司下发了《行政处罚决定书》（玉环罚
（2024）1-04号）、（玉环罚（2024）1-05号），对公司处罚224000
元。玉溪市生态环境局元江分局督促我公司按整改要求及时进行
整改，公司停止了堆浸黄金的行为，拆除了堆浸相关设施设备，
12个池中的水全部回抽至选厂氰化搅拌桶内存放、保管，并对堆
场进行了复垦复绿工作。2025年4月27日，公司黄金废渣综合利用项目取得了环境影
响报告表的批复（玉环元审[2025]10号）。

	X3YN2024
05220040
	玉溪市生态环境局元江分局
	1元江县山川矿业有限责任公司新建2个和恢复使用的2个黄金堆浸场，均未依法取得相关手
续，已依法查处停止建设并正在整改中。企业正在按要求开展矿山恢复治理。
2.企业按照整改要求，正在委托技术单位编制堆浸场建设项目环境影响评价文件，未发现利用矿石破碎场地进行黄金堆浸的生产行为。
3.耀贵矿业公司在山川矿业公司矿洞对面设置有黄金堆浸点，但无堆浸喷淋设施。
4.现场发现元江县山川矿业有限责任公司将洗选厂废水事故池中的废水抽至矿区截洪沟排入雨水沉沙池，涉嫌违法。
	1.公司对露天开采区完成早冬瓜等苗木植树1.3万棵，已完成面积3.2公顷的生态复。
2.元江县山川矿业有限责任公司堆浸场建设项目取得了环境影
响报告表的批复（玉环元审[2025]10号）。
3.相关部门及时制止了耀贵矿业有限公司私自拉运矿料至金矿矿洞对面拟建黄金堆浸点行为。
4.公司停止了堆浸黄金的行为，拆除了堆浸相关设施设备，12个池中的水全部回抽至选厂氰化搅拌桶内存放、保管，并对堆场进行了复垦复绿工作。


（2）督察检查情况
[bookmark: _Toc17917]根据市委生态文明建设排头兵暨生态环境保护工作领导小组办公室日常调度、现场核查及综合分析研判，中共玉溪市委生态文明建设排头兵暨生态环境保护工作领导小组办公室于2026年5月25日出具关于中央、省生态环境保护督察及长江经济带突出生态环境问题整改进行预警提醒的函（玉生环办〔2026〕32号），第三轮中央生态环境保护督察提出40-33土壤镉含量增幅超过100%问题，玉溪市元江县山川矿业公司开展周边土壤重金属超标原因调查，分析土壤重金属污染成因，开展重金属污染物有效管控相关工作长期推进缓慢。
根据建设建设单位提供相关资料可知，①元江县山川矿业有限责任公司已完成《元江县山川矿业有限责任公司及周边重金属污染排查报告》的编制工作，并组织专家进行了评审工作，已根据专家意见进行了报告内容的修改；②元江县山川矿业有限责任公司严格执行土壤污染隐患排查制度，进一步加强“公司”生产区域存在土壤污染隐患的排查工作，对省厅通知反馈超标问题进行跟踪监测；③严格执行土壤污染隐患排查制度，进一步加强“公司”生产区域存在土壤污染隐患的日常排查工作，公司暂未生产，未排查出土壤污染隐患问题。
（3）处罚情况
2024年5月17日受到玉溪市生态环境局出具的行政处罚决定书（玉环罚〔2024〕1-04号）：元江县山川矿业有限责任公司2021年12月改造完成的浮选车间于2023年6月投入使用至今、2022年5月至今建成的4个黄金堆浸场先后投入生产使用，需配套建设的环境保护设施未经验收，违反了《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）第十九条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，房可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或使用”的规定，对公司罚款人民币贰拾贰万肆仟元整（￥：224000.00元）。收到行政处罚决定书后，元江县山川矿业有限责任公司积极配合，同时于2024年5月23日向玉溪市生态环境局缴纳了罚款。
根据调查，2022年5月至今建成的4个黄金堆浸场已于2025年委托玉溪禾川绿色环境咨询有限公司编制了《元江县山川矿业有限责任公司黄金废渣综合利用项目环境影响报告表》，并于2025年4月27日取得了玉溪市生态环境局元江分局出具的“关于对元江县山川矿业有限责任公司黄金废渣综合利用项目环境影响报告表的批复”（玉环元审〔2025〕10号）；2026年10月元江县山川矿业有限责任公司对“黄金废渣综合利用项目”进行了自主环保验收。
浮选车间于2024年5月停产至今，本项目为浮选车间氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目生态环境影响报告表。
10、自行监测情况
2026年9月，元江县山川矿业有限责任公司委托云南清源环境科技有限公司对项目区环境进行了自行检测，并出具了检测报告（清源检字〔2026〕09014号）。
（1）无组织废气
监测点位：厂界1#、厂界2#、厂界3#、厂界4#；
监测时间：2026年9月11日；
监测因子：颗粒物；
监测结果详见表2-31。
表2-31    废气（颗粒物）监测结果一览表
	采样时间
	采样时段
	监测点位
	监测结果（mg/m3）
	标准（mg/m3）
	达标性

	2026.9.11
	12:30~13:30
	厂界1#
	0.065
	≤1.0
	达标

	
	
	厂界2#
	0.084
	
	达标

	
	
	厂界3#
	0.079
	
	达标

	
	
	厂界4#
	0.071
	
	达标

	
	14:30~15:30
	厂界1#
	0.181
	
	达标

	
	
	厂界2#
	0.219
	
	达标

	
	
	厂界3#
	0.058
	
	达标

	
	
	厂界4#
	0.064
	
	达标

	
	16:30~17:30
	厂界1#
	0.053
	
	达标

	
	
	厂界2#
	0.088
	
	达标

	
	
	厂界3#
	0.066
	
	达标

	
	
	厂界4#
	0.071
	
	达标


从上表可以看出，项目区厂界无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准限值要求。
（2）噪声
监测点位：厂界东、厂界南、厂界西、厂界北；
监测时间：2026年9月4日；
监测结果详见表2-32。
表2-32    噪声监测结果一览表
	监测时间
	监测点位
	监测结果
	标准限值
	达标性

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	2026.9.4
	厂界东
	47.7
	44.2
	60
	50
	达标

	
	厂界南
	36.9
	34.2
	
	
	达标

	
	厂界西
	56.5
	45.7
	
	
	达标

	
	厂界北
	39.8
	48.6
	
	
	达标


从上表可以看出，项目区厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界噪声排放限值2类限值要求。
（3）地下水
监测点位：1#监测井、2#监测井、3#监测井、4#监测井、5#监测井；
监测时间：2026年9月11日；
监测因子：pH、氨氮、砷、汞、氟化物、总硬度、溶解性总固体、氰化物、氯离子、亚硝酸盐、硝酸盐、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、高锰酸盐指数、六价铬、铅、镉、镍、铁、锰；
监测结果详见表2-33。
表2-33    地下水监测结果一览表    单位：mg/L
	1#监测井

	指标
	pH（无量纲）
	氨氮
	砷
	汞
	氟化物
	总硬度
	溶解性总固体
	氰化物
	氯离子

	标准值
	6.5~8.5
	≤0.50
	≤0.01
	≤0.001
	≤1.0
	≤450
	≤1000
	≤0.05
	/

	监测值
	7.8
	0.157
	0.0013
	0.00004L
	0.05
	236
	478
	0.004L
	2.04

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	/

	指标
	亚硝酸盐
	硝酸盐
	硫酸盐
	总大肠菌群
	菌落总数
	高锰酸盐指数
	六价铬
	铅
	镉

	标准值
	≤1.0
	≤20
	≤250
	≤3.0
	≤100
	≤3.0
	≤0.05
	≤0.01
	≤0.005

	监测值
	0.016L
	1.87
	11.8
	2L
	60
	0.7
	0.004L
	0.09L
	0.05L

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	2#监测井

	指标
	pH（无量纲）
	氨氮
	砷
	汞
	氟化物
	总硬度
	溶解性总固体
	氰化物
	氯离子

	标准值
	6.5~8.5
	≤0.50
	≤0.01
	≤0.001
	≤1.0
	≤450
	≤1000
	≤0.05
	/

	监测值
	8.0
	0.158
	0.019
	0.00004L
	0.05
	497
	933
	0.004L
	2.1

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	/

	指标
	亚硝酸盐
	硝酸盐
	硫酸盐
	总大肠菌群
	菌落总数
	高锰酸盐指数
	六价铬
	铅
	镉

	标准值
	≤1.0
	≤20
	≤250
	≤3.0
	≤100
	≤3.0
	≤0.05
	≤0.01
	≤0.005

	监测值
	0.016L
	1.14
	58.3
	2L
	73.3
	1.0
	0.004L
	0.09L
	0.05L

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	3#监测井

	指标
	pH（无量纲）
	氨氮
	砷
	汞
	氟化物
	总硬度
	溶解性总固体
	氰化物
	氯离子

	标准值
	6.5~8.5
	≤0.50
	≤0.01
	≤0.001
	≤1.0
	≤450
	≤1000
	≤0.05
	/

	监测值
	8.1
	0.05
	0.0009
	0.00004L
	0.06
	75.7
	135
	0.004L
	1.86

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	/

	指标
	亚硝酸盐
	硝酸盐
	硫酸盐
	总大肠菌群
	菌落总数
	高锰酸盐指数
	六价铬
	铅
	镉

	标准值
	≤1.0
	≤20
	≤250
	≤3.0
	≤100
	≤3.0
	≤0.05
	≤0.01
	≤0.005

	监测值
	0.016L
	1.09
	143
	2
	80
	0.87
	0.004L
	0.09L
	0.05L

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	4#监测井

	指标
	pH（无量纲）
	氨氮
	砷
	汞
	氟化物
	总硬度
	溶解性总固体
	氰化物
	氯离子

	标准值
	6.5~8.5
	≤0.50
	≤0.01
	≤0.001
	≤1.0
	≤450
	≤1000
	≤0.05
	/

	监测值
	8.1
	0.137
	0.0124
	0.00004L
	0.06
	90.17
	306.7
	0.004L
	3.84

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	/

	指标
	亚硝酸盐
	硝酸盐
	硫酸盐
	总大肠菌群
	菌落总数
	高锰酸盐指数
	六价铬
	铅
	镉

	标准值
	≤1.0
	≤20
	≤250
	≤3.0
	≤100
	≤3.0
	≤0.05
	≤0.01
	≤0.005

	监测值
	0.016L
	1.44
	174.7
	2
	23.3
	1.3
	0.004L
	0.09L
	0.05L

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	5#监测井

	指标
	pH（无量纲）
	氨氮
	砷
	汞
	氟化物
	总硬度
	溶解性总固体
	氰化物
	氯离子

	标准值
	6.5~8.5
	≤0.50
	≤0.01
	≤0.001
	≤1.0
	≤450
	≤1000
	≤0.05
	/

	监测值
	7.9
	0.327
	0.0243
	0.00004L
	0.10
	77
	139.3
	0.004L
	5.12

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	/

	指标
	亚硝酸盐
	硝酸盐
	硫酸盐
	总大肠菌群
	菌落总数
	高锰酸盐指数
	六价铬
	铅
	镉

	标准值
	≤1.0
	≤20
	≤250
	≤3.0
	≤100
	≤3.0
	≤0.05
	≤0.01
	≤0.005

	监测值
	0.016L
	1.31
	214.7
	2
	66.7
	2.57
	0.004L
	0.09L
	0.05L

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


从上表可以看出，项目区地下水各监测点位的各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
11、现有项目存在的主要环境问题及整改措施
现有项目存在雨污分流系统不完善，初期雨水收集池与雨水管网连接处缺少切换阀。须完善厂区内雨污分流系统，在初期雨水收集池与雨水管网连接处安装切换阀。





[bookmark: _Toc24275]三、区域环境状况、环境护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气
（1）环境空气质量标准
项目位于玉溪市元江县曼来镇旦弓村，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气污染物基本项在2030年12月31日前执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值，2030年12月31日后执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准浓度限值；环境空气污染物其他项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准浓度限值。标准值见表3-1。
表3-1   环境空气质量标准
	污染物
	平均时间
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	单位

	
	
	一级
	二级
	一级
	二级
	

	SO2
	年平均
	20
	60
	20
	20
	μg/m3

	
	24小时平均
	50
	150
	50
	50
	

	
	1小时平均
	150
	500
	150
	150
	

	NO2
	年平均
	40
	40
	30
	30
	

	
	24小时平均
	80
	80
	50
	50
	

	
	1小时平均
	200
	200
	200
	200
	

	CO
	24小时平均
	4
	4
	4
	4
	mg/m3

	
	1小时平均
	10
	10
	10
	10
	

	PM10
	年平均
	40
	60
	20
	50
	μg/m3


	
	24小时平均
	50
	120
	50
	100
	

	PM2.5
	年平均
	15
	30
	10
	25
	

	
	24小时平均
	35
	60
	25
	50
	

	O3
	日最大8h平均
	100
	160
	100
	160
	

	
	1小时平均
	160
	200
	160
	200
	

	TSP
	年平均
	/
	/
	80
	200
	

	
	24小时平均
	/
	/
	120
	300
	

	NOx
	年平均
	/
	/
	40a
	40a
	

	
	24小时平均
	/
	/
	70b
	70b
	

	
	1小时平均
	/
	/
	250
	250
	


（2）环境空气质量现状
①达标区判定
本次评价区域基本污染物环境空气质量现状引用玉溪市生态环境局元江分局2026年1月27日发布的《元江县2025年环境质量状况（简报）》县城环境空气自动站年度监测数据，监测指标包括二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、细颗粒物（PM2.5）六项常规因子，具体监测结果为：SO2日平均浓度为4~11μg/m3，均值为7μg/m3；NO2日平均浓度为4~37μg/m3，均值为13μg/m3；PM10日平均浓度为3~126μg/m3，均值为33μg/m3；CO日平均浓度为0.5~1.5mg/m3，均值为0.9mg/m3；O3平均浓度为35~135μg/m3，均值77μg/m3；PM2.5日平均浓度为1~77μg/m3，均值为19μg/m3。满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准浓度限值，因此，判定项目所在区域为达标区域。
②补充监测
本次评价特征因子为TSP，为了了解区域环境质量现状，项目引用《元江县山川矿业有限责任公司黄金废渣综合利用项目环境影响报告表》委托云南清源环境科技有限公司于2024年10月17日-24日对项目上风向和下风向的监测结果。
监测因子：TSP。
监测时段及采样频次：颗粒物日均值，连续监测7天，每天采样1次。
监测点位：黄金废渣综合利用项目上风向、黄金废渣综合利用项目下风向，共2个监测点位。
引用可行性：根据黄金废渣综合利用项目现状监测报告，监测期间项目区风向为西南，黄金废渣综合利用项目监测的上风向点位于本项目的上风向（距离项目约1.7km），黄金废渣综合利用项目监测的下风向点位位于本项目的下风向（距离项目约1.2km），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，饮用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据，因此，项目引用《元江县山川矿业有限责任公司黄金废渣综合利用项目环境影响报告表》现状监测的时效性和代表性是合理可行的。
监测结果见表3-3。
表3-3    引用监测结果一览表
	采样时间
	采样点位
	TSP监测结果（ug/m3）
	标准值（ug/m3）
	达标情况

	2024.10.17-10.18
	上风向
	71
	300
	达标

	
	下风向
	78
	
	

	2024.10.18-10.19
	上风向
	69
	
	

	
	下风向
	84
	
	

	2024.10.19-10.20
	上风向
	82
	
	

	
	下风向
	91
	
	

	2024.10.20-10.21
	上风向
	73
	
	

	
	下风向
	83
	
	

	2024.10.21-10.22
	上风向
	81
	
	

	
	下风向
	93
	
	

	2024.10.22-10.23
	上风向
	80
	
	

	
	下风向
	88
	
	

	2024.10.23-10.24
	上风向
	75
	
	

	
	下风向
	95
	
	


根据监测结果，项目区域内TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值。
2、地表水环境
（1）地表水环境质量标准
本项目最近地表水体为北侧的马伏洞小河，马伏洞小河汇入咪期河，咪期河在下游2680m处汇入南溪河，最终流入元江。根据《元江县生态建设和环境保护“十四五”规划》、《元江县生态文明建设示范区规划》及《玉溪市红河流域水功能区划（二级）登记表》，项目位于南溪河源头至入红河口段，地表水体功能为南溪河元江工业、农业用水区，属Ⅳ类水体；根据支流不低于干流的原则，因此马伏洞小河也参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。标准限值如下所示。
表3-4    地表水环境质量标准
	项目
	Ⅳ类标准
	项目
	Ⅳ类标准
	项目
	Ⅳ类标准

	pH（无量纲）
	6-9
	铅（mg/L）
	≤0.05
	镉（mg/L）
	≤0.005

	高锰酸盐指数（mg/L）
	≤10
	氰化物（mg/L）
	≤0.2
	六价铬（mg/L）
	≤0.05

	COD（mg/L）
	≤30
	BOD5（mg/L）
	≤6
	锰（mg/L）
	≤0.1

	NH3-N（mg/L）
	≤1.5
	挥发酚（mg/L）
	≤0.01
	硝酸盐（mg/L）
	≤10

	总磷（mg/L）
	≤0.3
（湖、库≤0.1）
	石油类（mg/L）
	≤0.5
	铁（mg/L）
	≤0.3

	铜（mg/L）
	≤1.0
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	≤0.3
	铊（mg/L）
	≤0.0001

	锌（mg/L）
	≤2.0
	硫化物（mg/L）
	≤0.5
	砷（mg/L）
	≤0.1

	氟化物（mg/L）
	≤1.5
	粪大肠菌群（个/L）
	≤20000
	汞（mg/L）
	≤0.001

	氯化物（mg/L）
	≤250
	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	
	


（2）区域地表水环境环境质量现状
为了了解地表水环境质量现状，本次评价引用《元江县山川矿业有限责任公司黄金废渣综合利用项目环境影响报告表》委托云南清源环境科技有限公司于2024年10月17日-19日对马伏洞小河和咪期河的监测结果。
①监测点：项目区下游马伏洞小河断面；项目区下游咪期河断面。
②监测项目：pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物、氯化物、硫酸盐、石油类、铜、锌、铅、砷、镉、镍、汞、六价铬、硫化物、氰化物、挥发酚。
③监测频次：连续采样3天，每天一次。
引用的可行性：项目与元江县山川矿业有限责任公司黄金废渣综合利用项目涉及地表水一致，均未马伏洞小河和咪期河，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论，因此，项目引用元江县山川矿业有限责任公司黄金废渣综合利用项目地表水监测结果的时效性和代表性是合理可行的。
监测结果详见表3-5。
表3-5    项目区地表水监测结果一览表（单位：pH无量纲，其余为：mg/L）
	监测项目
	项目下游500m马伏洞小河断面
	下游1500m咪期河断面
	标准值

	
	监测值
	污染指数
	达标情况
	监测值
	污染指数
	达标情况
	

	pH
	7.0
	0
	达标
	7.4
	0.2
	达标
	6-9

	
	7.1
	0.05
	达标
	7.2
	0.1
	达标
	

	
	7.0
	0
	达标
	7.2
	0.1
	达标
	

	氨氮
	0.052
	0.035
	达标
	0.136
	0.091
	达标
	≤1.5

	
	0.130
	0.087
	达标
	0.224
	0.149
	达标
	

	
	0.141
	0.094
	达标
	0.119
	0.079
	达标
	

	砷
	0.0058
	0.058
	达标
	0.0062
	0.062
	达标
	≤0.1

	
	0.0055
	0.055
	达标
	0.0062
	0.062
	达标
	

	
	0.0060
	0.06
	达标
	0.0061
	0.061
	达标
	

	汞
	＜0.00004
	＜1
	达标
	＜0.00004
	＜1
	达标
	≤0.001

	
	＜0.00004
	＜1
	达标
	＜0.00004
	＜1
	达标
	

	
	＜0.00004
	＜1
	达标
	＜0.00004
	＜1
	达标
	

	硫化物
	＜0.01
	＜1
	达标
	＜0.01
	＜1
	达标
	≤0.50

	
	＜0.01
	＜1
	达标
	＜0.01
	＜1
	达标
	

	
	＜0.01
	＜1
	达标
	＜0.01
	＜1
	达标
	

	总磷
	0.02
	0.067
	达标
	0.03
	0.1
	达标
	≤0.30

	
	0.01
	0.033
	达标
	0.02
	0.067
	达标
	

	
	0.03
	0.1
	达标
	0.03
	0.1
	达标
	

	氰化物
	＜0.004
	＜1
	达标
	＜0.004
	＜1
	达标
	≤0.20

	
	＜0.004
	＜1
	达标
	＜0.004
	＜1
	达标
	

	
	＜0.004
	＜1
	达标
	＜0.004
	＜1
	达标
	

	硫酸盐
	224
	0.896
	达标
	164
	0.656
	达标
	≤250

	
	230
	0.92
	达标
	151
	0.604
	达标
	

	
	240
	0.96
	达标
	142
	0.568
	达标
	

	CODcr
	＜4
	＜1
	达标
	5
	0.167
	达标
	≤30

	
	4
	0.133
	达标
	5
	0.167
	达标
	

	
	＜4
	＜1
	达标
	4
	0.133
	达标
	

	BOD5
	＜0.5
	＜1
	达标
	0.6
	0.1
	达标
	≤6

	
	0.5
	0.083
	达标
	0.7
	0.117
	达标
	

	
	＜0.5
	＜1
	达标
	0.5
	0.083
	达标
	

	悬浮物
	＜4
	/
	/
	＜4
	/
	/
	/

	
	＜4
	/
	/
	＜4
	/
	/
	

	
	＜4
	/
	/
	＜4
	/
	/
	

	氯化物
	＜10
	＜1
	达标
	＜10
	＜1
	达标
	≤250

	
	＜10
	＜1
	达标
	＜10
	＜1
	达标
	

	
	＜10
	＜1
	达标
	＜10
	＜1
	达标
	

	氟化物
	＜0.05
	＜1
	达标
	0.05
	0.033
	达标
	≤1.5

	
	＜0.05
	＜1
	达标
	0.05
	0.033
	达标
	

	
	＜0.05
	＜1
	达标
	0.05
	0.033
	达标
	

	石油类
	0.01
	0.02
	达标
	0.02
	0.04
	达标
	≤0.5

	
	0.02
	0.04
	达标
	0.03
	0.06
	达标
	

	
	0.02
	0.04
	达标
	0.02
	0.04
	达标
	

	挥发酚
	＜0.0003
	＜1
	达标
	＜0.0003
	＜1
	达标
	≤0.01

	
	＜0.0003
	＜1
	达标
	＜0.0003
	＜1
	达标
	

	
	＜0.0003
	＜1
	达标
	＜0.0003
	＜1
	达标
	

	六价铬
	＜0.004
	＜1
	达标
	＜0.004
	＜1
	达标
	≤0.05

	
	＜0.004
	＜1
	达标
	＜0.004
	＜1
	达标
	

	
	＜0.004
	＜1
	达标
	＜0.004
	＜1
	达标
	

	铜
	＜0.001
	＜1
	达标
	＜0.001
	＜1
	达标
	≤1.0

	
	0.001
	＜1
	达标
	＜0.001
	＜1
	达标
	

	
	＜0.001
	＜1
	达标
	＜0.001
	＜1
	达标
	

	锌
	0.05
	0.025
	达标
	＜0.05
	＜1
	达标
	≤2.0

	
	0.06
	0.03
	达标
	＜0.05
	＜1
	达标
	

	
	0.06
	0.03
	达标
	＜0.05
	＜1
	达标
	

	铅
	＜0.01
	＜1
	达标
	＜0.01
	＜1
	达标
	≤0.05

	
	＜0.01
	＜1
	达标
	＜0.01
	＜1
	达标
	

	
	＜0.01
	＜1
	达标
	＜0.01
	＜1
	达标
	

	镉
	＜0.001
	＜1
	达标
	＜0.001
	＜1
	达标
	≤0.005

	
	＜0.001
	＜1
	达标
	＜0.001
	＜1
	达标
	

	
	＜0.001
	＜1
	达标
	＜0.001
	＜1
	达标
	

	镍
	＜0.05
	/
	/
	＜0.05
	/
	/
	/

	
	＜0.05
	/
	/
	＜0.05
	/
	/
	

	
	＜0.05
	/
	/
	＜0.05
	/
	/
	

	注：“＜”表示低于该方法检出限


根据上表可知，项目区周边地表水各监测断面监测指标值均未出现超标，总体看来满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准要求。
3、声环境
（1）声环境质量标准
项目位于玉溪市元江县曼来镇旦弓村，本项目区属于2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值见表3-6。
表3-6    声环境质量标准限值  单位：dB(A)
	项目
	功能区
	昼间
	夜间

	声环境
	2类
	60
	50


（2）声环境质量现状
项目50m范围内无敏感点，为了了解区域声环境质量现状，本次评价引用《元江县山川矿业有限责任公司黄金废渣综合利用项目环境影响报告表》委托云南清源环境科技有限公司于2024年10月17日-18日对元江县山川矿业有限责任公司厂界内声环境进行的监测结果。
表3-7    区域声环境现状监测结果一览表
	监测日期
	2024.10.17
	2024.10.18

	监测点位
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1
	54.0
	43.0
	51.4
	43.2

	N2
	51.0
	43.2
	52.5
	41.5

	N3
	52.5
	39.2
	53.8
	39.9

	N4
	54.1
	41.0
	53.6
	37.7

	N5
	53.3
	41.9
	52.6
	41.2

	N6
	51.9
	44.8
	54.9
	42.5

	N7
	53.5
	40.0
	53.3
	39.0

	N8
	51.1
	43.9
	55.7
	41.3

	标准限值
	60
	50
	60
	50

	达标性
	达标
	达标
	达标
	达标


根据监测结果可以看出，项目区声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求，项目区周边声环境质量较好。
4、地下水环境
根据现场踏勘及引用《元江金矿综合技改（一期）项目环境影响报告书》及《云南省元江县元江金矿生产勘探报告》（2021年版）的项目区域内环境概况相关内容可知本项目周围水文地质环境概况如下。
4.1项目区地层
项目区地层主要为第四系人工堆积（Qpd）、第四系冲洪积（Qal+pl）、坡残积（Qdl+el）、燕山期超基性岩（∑52）等组成。按地层成因、岩性构成及物理力学性质等进行工程地质单元层、亚层的划分，从上到下分述如下：
（1）第四系人工堆积层（Qpd）
褐黄、灰黄及褐色，含多量植物根须，结构松散，稍湿。厚度0.40～0.50m，分布于尾矿库沟谷两岸大部分地段。
（2）第四系冲洪积层（Qal+pl）
褐、褐灰及褐黄色，砾石成分板岩、砂岩及蛇纹岩等，充填少量粘性土及砂土，结构中密，饱和。厚度2.30～3.00m，分布于尾矿库内沟谷底部。
（3）第四系坡残积（Qdl+el）层
褐灰及黑灰色，砾石成分蛇纹岩，充填少量粘性土，结构稍密，稍湿。厚度,1.10～2.10m，层顶深度0.40～0.50m，层顶标高1924.31～1979.08m，分布于尾矿库内沟谷两岸岸坡。
（4）燕山期超基性岩层（∑52）
暗灰绿色及黑绿色，色泽不均匀，质软、具滑感。隐晶质结构，致密块状或带状、交代角砾状等构造，分为两个风化带：
①强风化带：青灰、深灰及黑灰色，节理裂隙发育，岩体破碎；岩芯呈碎块状。其完整程度为破碎～极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ类。钻探揭露厚度5.80～13.40m，层顶深度0.00～4.20m，层顶标高1904.55～1977.48m，整个尾矿库区均出露。
②中等风化带：褐及黑灰色，节理裂隙一般发育；岩芯呈短柱状、块状及碎块状。其坚硬程度等级为较硬岩，完整程度为较破碎，岩体基本质量等级为Ⅳ类。钻探揭露厚度2.80～23.50m，层顶深度8.30～17.40m，层顶标高1897.33～1968.28m，部分钻孔有揭露，整个尾矿库区均出露。
4.2项目区含、隔水层
根据地层岩性特征及赋存地下水介质的孔隙特征，将场地地下水类型划分为松散堆积层孔隙含水层组、基岩裂隙含水层组，各类型地下水含水层（组）及其富水性描述如下：
（1）松散堆积层孔隙水含水层组（Q）
赋存于表层的第四系地层，第四系人工堆积层主要分布于沟谷底部，堆积层厚度薄，受大气降水入渗及沟内溪流补给，具中等透水性，富水性较差，所含水量一般；第四系坡残积层分布于沟谷两岸表部，受大气降水入渗补给，具弱透水性，富水性差。
（2）基岩裂隙水含水层组（∑52）
尾矿库含水层类型表现为风化裂隙含水型，主要发育北西向一组节理，裂隙及柱状节理发育，裂隙的发育深度10～50m。地下水直接接受大气降水补给，沿沟谷切割处排泄，浅部强风化带赋水，其富水性为中等～较弱，地下水动态变化较大，水量有限。
4.3项目区地下水补给、径流、排泄条件
场区内最高点位于尾矿库初期坝南约1.5km处的山顶，海拔2125m，大气降水及地表水渗入为场区地下水的补给来源，区内地表水系属元江水系，南溪河流经场区北部，咪期河流经库区西北部，最低海拔（咪期河与南溪河交汇处）约1650m是区内当地最低侵蚀基准面，是场区地表水和地下水的排泄总渠道。
地下水的补给、径流及排泄因地形地貌及含水层类型、构造等差异而使其补给、径流及排泄方式也有所不同，差异较大。其中孔隙含水层组主要接受大气降水和地表水补给，其中分布于沟谷底部的第四系人工堆积层中的地下水主要由大气降水和地表水补给，径流、排泄方向与溪流流向一致，其富水性和透水性均较弱，所含水量微。本含水层组一般具径流距离短、水交替强烈、就近排泄的特点；裂隙含水层组主要为大气降水补给。
区域地表水、地下水的径流、排泄条件受地形及地质构造的控制；区域南、东、西部高，构成天然地表水和地下水分水岭，北部地势低。尾矿库汇水面积范围最高点位于尾矿库初期坝南部约1.5km的东部山顶，海拔2125m，最低点位于尾矿库北部下游的马伏洞小河，海拔1845m，从尾矿库南部分水岭到马伏洞小河高差约280m，切割深度较大，有利于区域地下水的自然排泄。区域各含水层地下水流向总体由西南往东北径流，以马伏洞小河进行排泄。
4.4地下水环境质量标准
项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体见下表。
表3-8    地下水质量标准
	项目
	Ⅲ类标准
	项目
	Ⅲ类标准

	pH
	6.5-8.5
	浑浊度（NTU）
	≤3

	总硬度（以CaCO3计，mg/L）
	≤450
	溶解性总固体（mg/L）
	≤1000

	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	氯化物（mg/L）
	≤250

	铁（mg/L）
	≤0.3
	锰（mg/L）
	≤0.1

	铜（mg/L）
	≤1.0
	锌（mg/L）
	≤1.0

	铝（mg/L）
	≤0.2
	挥发性酚类（mg/L）
	≤0.002

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	≤0.3
	耗氧量（mg/L）
	≤3.0

	氨氮（mg/L）
	≤0.5
	硫化物（mg/L）
	≤0.02

	钠（mg/L）
	≤200
	总大肠菌群（CFU/100mL）
	≤3.0

	菌落总数（CFU/100mL）
	≤100
	亚硝酸盐（mg/L）
	≤1.0

	硝酸盐（mg/L）
	≤20
	氰化物（mg/L）
	≤0.05

	氟化物（mg/L）
	≤1.0
	碘化物（mg/L）
	≤0.08

	汞（mg/L）
	≤0.001
	砷（mg/L）
	≤0.01

	硒（mg/L）
	≤0.01
	镉（mg/L）
	≤0.005

	六价铬（mg/L）
	≤0.05
	铅（mg/L）
	≤0.01

	三氯甲烷（ug/L）
	≤60
	四氯化碳（ug/L）
	≤2

	苯（ug/L）
	≤10
	甲苯（ug/L）
	≤700


4.5地下水环境质量现状
（1）地下水现状调查
为了解项目最近地下水环境质量现状，引用云南清源环境技术有限公司于2025年12月对项目区地下水进行的自行检测结果。
①监测点位：1#监测井、2#监测井、3#监测井、尾矿库地下水导排口，合计4个点。
②监测项目：pH、氨氮、砷、汞、氟化物、总硬度、溶解性总固体、氰化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总大肠菌群、菌落总数、高锰酸盐指数、六价铬、铅、镉、镍、锰、铁、Cl-、SO42-。
③监测频次：监测1天，每天一次，每点采样3次。
监测结果见下表。
表3-9   地下水水质监测结果     单位：mg/L
	1#：1#监测井

	指标
	pH（无量纲）
	氨氮
	砷
	汞
	氟化物
	总硬度
	溶解性总固体

	标准值
	6.5~8.5
	≤0.50
	≤0.01
	≤0.001
	≤1.0
	≤450
	≤1000

	监测值
	7.6~7.8
	0.07~
0.154
	0.0017~
0.0101
	0.00004L
	0.07
	200~204
	452~803

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	指标
	硝酸盐
	总大肠菌群
	细菌总数
	耗氧量
	六价铬
	铅
	镉

	标准值
	≤20
	≤3.0
	≤100
	≤3.0
	≤0.05
	≤0.01
	≤0.005

	监测值
	0.969~0.972
	2L
	60~70
	0.7
	0.004L
	0.01L
	0.001L

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	指标
	镍
	Cl-
	SO42-
	氰化物
	亚硝酸盐
	铁
	锰

	标准值
	≤0.02
	/
	/
	≤0.05
	≤1.0
	≤0.3
	≤0.1

	监测值
	0.05L
	6.71
	16.6
	0.004L
	0.016L
	0.03L
	0.01L

	评价
	达标
	/
	/
	达标
	达标
	达标
	达标

	2#：2#监测井

	指标
	pH（无量纲）
	氨氮
	砷
	汞
	氟化物
	总硬度
	溶解性总固体

	标准值
	6.5~8.5
	≤0.50
	≤0.01
	≤0.001
	≤1.0
	≤450
	≤1000

	监测值
	7.6-7.7
	0.108
	0.0003L
	0.00004L
	0.15
	129
	181

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	指标
	硝酸盐
	总大肠菌群
	细菌总数
	耗氧量
	六价铬
	铅
	镉

	标准值
	≤20
	≤3.0
	≤100
	≤3.0
	≤0.05
	≤0.01
	≤0.005

	监测值
	1.29
	2
	27
	1.62
	0.004L
	0.001L
	0.0001L

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	指标
	镍
	Cl-
	SO42-
	氰化物
	亚硝酸盐
	铁
	锰

	标准值
	≤0.02
	/
	/
	≤0.05
	≤1.0
	≤0.3
	≤0.1

	监测值
	0.007L
	6.71
	16.6
	0.004L
	0.048
	0.03L
	0.01L

	评价
	达标
	/
	/
	达标
	达标
	达标
	达标

	3#：3#监测井

	指标
	pH（无量纲）
	氨氮
	砷
	汞
	氟化物
	总硬度
	溶解性总固体

	标准值
	6.5~8.5
	≤0.50
	≤0.01
	≤0.001
	≤1.0
	≤450
	≤1000

	监测值
	7.6-7.7
	0.108
	0.0003L
	0.00004L
	0.15
	129
	181

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	指标
	硝酸盐
	总大肠菌群
	细菌总数
	耗氧量
	六价铬
	铅
	镉

	标准值
	≤20
	≤3.0
	≤100
	≤3.0
	≤0.05
	≤0.01
	≤0.005

	监测值
	1.29
	2
	27
	1.62
	0.004L
	0.001L
	0.0001L

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	指标
	镍
	Cl-
	SO42-
	氰化物
	亚硝酸盐
	铁
	锰

	标准值
	≤0.02
	/
	/
	≤0.05
	≤1.0
	≤0.3
	≤0.1

	监测值
	0.007L
	6.71
	16.6
	0.004L
	0.048
	0.03L
	0.01L

	评价
	达标
	/
	/
	达标
	达标
	达标
	达标

	4#：尾矿库地下水导排口

	指标
	pH（无量纲）
	氨氮
	砷
	汞
	氟化物
	总硬度
	溶解性总固体

	标准值
	6.5~8.5
	≤0.50
	≤0.01
	≤0.001
	≤1.0
	≤450
	≤1000

	监测值
	7.6-7.7
	0.108
	0.0003L
	0.00004L
	0.15
	129
	181

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	指标
	硝酸盐
	总大肠菌群
	细菌总数
	耗氧量
	六价铬
	铅
	镉

	标准值
	≤20
	≤3.0
	≤100
	≤3.0
	≤0.05
	≤0.01
	≤0.005

	监测值
	1.29
	2
	27
	1.62
	0.004L
	0.001L
	0.0001L

	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	指标
	镍
	Cl-
	SO42-
	氰化物
	亚硝酸盐
	铁
	锰

	标准值
	≤0.02
	/
	/
	≤0.05
	≤1.0
	≤0.3
	≤0.1

	监测值
	0.007L
	6.71
	16.6
	0.004L
	0.048
	0.03L
	0.01L

	评价
	达标
	/
	/
	达标
	达标
	达标
	达标


根据上表，项目区5口监测水井的各项检测指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的限值要求。
（2）地下水污染现状调查
为了了解元江县山川矿业有限责任公司对项目区地下水是否造成污染，项目引用《元江县山川矿业有限责任公司黄金废渣综合利用项目环境影响报告表》委托云南清源环境科技有限公司于2024年12月2日对Z2堆浸场包气带进行的监测结果。
①监测项目：pH、耗氧量、氨氮、氯化物、六价铬、铅、砷、镉、汞，共9项。
②监测点位：Z2堆浸场
③引用的可行性：Z2堆浸场位于项目生产车间测下游，项目引用Z2堆浸场包气带了解项目区地下水污染程度是可行的。
监测结果详见表3-10。
表3-10    项目区包气带检测结果一览表
	监测点位
监测因子
	Z2堆浸场
	标准限值
	达标性

	pH（无量纲）
	7.0
	6.5~8.5
	达标

	氨氮（mg/L）
	0.424
	0.5
	达标

	砷（mg/L）
	0.0062
	0.01
	达标

	汞（mg/L）
	＜0.00004
	0.001
	达标

	氯化物（mg/L）
	＜10
	250
	达标

	六价铬（mg/L）
	＜0.004
	0.05
	达标

	耗氧量（mg/L）
	2.4
	3
	达标

	铅（mg/L）
	＜0.01
	0.2
	达标

	镉（mg/L）
	＜0.001
	0.005
	达标


本评价包气带检测结果按《地下水质量标准》Ⅲ类标准限值进行评价，根据监测结果，监测点包气带各检测值均低于《地下水质量标准》Ⅲ类标准限值要求，包气带防污性能较好，项目区地下水受污染的影响小。
4.6土壤质量现状
4.6.1土壤类型
据土壤普查资料分析元江县土壤分为燥红土、赤红壤、红壤、黄棕壤、棕壤、亚高山草甸土共六个土类。
根据国家土壤信息平台（http://www.soilifo.cnMAP/index.aspx）查询及现场调查，本项目调查评价范围内土壤类型为红壤为主。
4.6.2土壤环境质量标准
本项目建设用地范围内的土壤环境影响评价执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，标准值见表3-11；项目占地范围外农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值，标准值见表3-12。
表3-11    建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）  单位：mg/kg
	项目
	序号
	污染物项目
	CAS编号
	筛选值
	管制值

	
	
	
	
	第二类用地
	第二类用地

	基本项目
	重金属和无机物

	
	1
	砷
	7440-38-2
	60①
	140

	
	2
	镉
	7440-43-9
	65
	172

	
	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	5.7
	78

	
	4
	铜
	7440-50-8
	18000
	36000

	
	5
	铅
	7439-92-1
	800
	2500

	
	6
	汞
	7439-97-6
	38
	82

	
	7
	镍
	7440-02-0
	900
	2000

	
	挥发性有机物

	
	8
	四氯化碳
	56-23-5
	2.8
	36

	
	9
	氯仿
	67-66-3
	0.9
	10

	
	10
	氯甲烷
	74-87-3
	37
	120

	
	11
	1,1-二氯乙烷
	75-34-3
	9
	100

	
	12
	1,2-二氯乙烷
	107-06-2
	5
	21

	
	13
	1,1-二氯乙烯
	75-35-4
	66
	200

	
	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	156-59-2
	596
	2000

	
	15
	反-1,2-二氯乙烯
	156-60-5
	54
	163

	
	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	616
	2000

	
	17
	1,2-二氯丙烷
	78-87-5
	5
	47

	
	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	630-20-6
	10
	100

	
	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	79-34-5
	6.8
	50

	
	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	53
	183

	
	21
	1,1,1-三氯乙烷
	71-55-6
	840
	840

	
	22
	1,1,2-三氯乙烷
	79-00-5
	2.8
	15

	
	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	2.8
	20

	
	24
	1,2,3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.5
	5

	
	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.43
	4.3

	
	26
	苯
	71-43-2
	4
	40

	
	27
	氯苯
	108-90-7
	270
	1000

	
	28
	1,2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560

	
	29
	1,4-二氯苯
	106-46-7
	20
	200

	
	30
	乙苯
	100-41-4
	28
	280

	
	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290

	
	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200

	
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3,106-42-3
	570
	570

	
	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	640
	640

	
	半挥发性有机物

	
	35
	硝基苯
	98-95-3
	76
	760

	
	36
	苯胺
	62-53-3
	260
	663

	
	37
	2-氯酚
	95-57-8
	2256
	4500

	
	38
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	15
	151

	
	39
	苯并[a]芘
	50-32-8
	1.5
	15

	
	40
	[bookmark: OLE_LINK1]苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	15
	151

	
	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	151
	1500

	
	42
	䓛
	218-01-9
	1293
	12900

	
	43
	二苯并[a，h]蒽
	53-70-3
	1.5
	15

	
	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	193-39-5
	15
	151

	
	45
	萘
	91-20-3
	70
	700


表3-12     农用地土壤污染风险筛选值     单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	风险筛选值（mg/kg）

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300

	序号
	污染物项目
	风险管制值（mg/kg）

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	1
	镉
	1.5
	2.0
	3.0
	4.0

	2
	汞
	2.0
	2.5
	4.0
	6.0

	3
	砷
	200
	150
	120
	100

	4
	铅
	400
	500
	700
	1000

	5
	铬
	800
	850
	1000
	1300


4.6.3土壤环境质量现状
（1）土壤理化性质
为了了解区域土壤环境质量现状，项目引用《元江县山川矿业有限责任公司黄金废渣综合利用项目环境影响报告表》委托云南清源环境科技有限公司于2024年12月1日对Z1堆浸场、Z2堆浸场、Z3堆浸场、Z4堆浸场、矿区范围外土壤环境监测结果。
土壤理化性质详见下表。
表3-13    土壤理化特性调查表
	采样点位
	Z1堆浸场
	Z2堆浸场
	Z3堆浸场
	Z4堆浸场
	矿区范围外1#表层样
	矿区范围外2#表层样

	采样深度
	0-3.0m
	0-3.0m
	0-3.0m
	0-3.0m
	0-0.2m
	0-0.2m

	样品状态
	红壤、砂壤土
	红壤、砂壤土
	红壤、砂壤土
	红壤、砂壤土
	红壤、轻壤土
	红壤、轻壤土

	氧化还原点位（mV）
	539
	549
	553
	563
	518
	528

	pH（无量纲）
	5.47
	7.64
	7.29
	7.16
	6.74
	5.53

	阳离子交换量（coml+/kg）
	4.5
	4.6
	2.4
	5.8
	5.5
	5.0

	土壤容重（g/cm3）
	0.876
	0.834
	0.839
	1.03
	0.992
	0.805

	孔隙度（%）
	49.1
	56.5
	67.6
	65.9
	58.9
	66.2

	全盐量（g/kg）
	0.342
	0.21
	0.259
	0.183
	0.128
	0.1

	土壤渗滤率（mm/min）
	0.073
	0.08
	0.098
	0.096
	0.077
	0.077


（2）土壤现状监测结果
①监测点位
矿区范围内每个堆浸场设置1个柱状样（0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3.0m），矿区范围外设置两个农用地土壤样。
表3-14    监测点位一览表
	点位名称
	经度
	纬度

	Z1堆浸场柱状样
	101°45′7.82″
	23°31′1.8″

	Z2堆浸场柱状样
	101°45′16.16″
	23°30′54.5″

	Z3堆浸场柱状样
	101°45′21.49″
	23°30′46.11″

	Z4堆浸场柱状样
	101°45′21.58″
	23°30′32.91″

	矿区外1#表层样
	101°44′46.11″
	23°30′0.03″

	矿区外2#表层样
	101°45′55.79″
	23°31′35.51″


②监测因子
 pH、含盐量、氟化物、铊、铜、铅、铬（六价）、镉、砷、汞、镍、氰化物、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯），挥发性有机物11项（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯芘[a,h]蒽、萘，共50项。
③检测频率：检测1天，检测1次。
④采样日期：柱状样、表层样于2024年12月01日取样。
⑤监测结果如下表。
表3-15    土壤现状监测       单位：mg/kg
	点位名称
	Z1堆浸场
	Z2堆浸场
	标准值

	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	筛选值
	管制值

	氟化物
	558
	541
	522
	327
	263
	247
	/
	/

	氰化物
	0.04
	0.03
	0.04
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	铜
	34
	35
	35
	91
	98
	117
	18000
	36000

	镍
	544
	532
	564
	2180
	2040
	2480
	900
	2000

	铊
	0.8
	0.7
	0.9
	0.9
	0.9
	0.8
	/
	/

	镉
	ND
	ND
	ND
	0.22
	0.11
	0.10
	65
	172

	汞
	0.445
	0.445
	0.426
	0.582
	0.515
	0.417
	38
	82

	砷
	97.9
	95.1
	98.2
	84.4
	58.0
	98.8
	60
	140

	六价铬
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	5.7
	78

	铅
	21
	22
	17
	26
	17
	14
	800
	2500

	氯甲烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	37
	120

	氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.43
	4.3

	1,1-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	66
	200

	二氯甲烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	616
	2000

	反-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	54
	163

	1,1-二氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	9
	100

	顺-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	596
	2000

	氯仿
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.9
	10

	1,2-二氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	5
	21

	1,1,1-三氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	840
	840

	四氯化碳
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	2.8
	36

	苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	4
	40

	1,2-二氯丙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	5
	47

	三氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	2.8
	20

	1,1,2-三氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	2.8
	15

	甲苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1200
	1200

	四氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	53
	183

	1,1,1,2-四氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	10
	100

	氯苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	270
	1000

	乙苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	28
	280

	间二甲苯+对二甲苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	570
	570

	苯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1290
	1290

	邻二甲苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	640
	640

	1,1,2,2-四氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	6.8
	50

	1,2,3-三氯丙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5
	5

	1,4-二氯苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	20
	200

	1,2-二氯苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	560
	560

	2-氯酚
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	2256
	4500

	硝基苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	76
	760

	萘
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	70
	700

	苯并[a]蒽
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	15
	151

	䓛
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1293
	12900

	苯并[b]荧蒽
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	15
	151

	苯并[k]荧蒽
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	151
	1500

	苯并[a]芘
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.5
	15

	茚并[1,2,3-cd]芘
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	15
	151

	二苯芘[a,h]蒽
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.5
	15

	苯胺
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	260
	663

	点位名称
	Z3堆浸场
	Z4堆浸场
	标准值

	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	筛选值
	管制值

	氟化物
	186
	142
	95
	222
	204
	214
	/
	/

	氰化物
	ND
	ND
	ND
	0.01
	0.02
	0.01
	/
	/

	铜
	64
	11
	13
	97
	100
	101
	18000
	36000

	镍
	5150
	832
	827
	2380
	2560
	2720
	900
	2000

	铊
	0.9
	0.8
	0.8
	0.7
	0.9
	0.7
	/
	/

	镉
	0.21
	0.08
	0.08
	0.1
	0.17
	0.17
	65
	172

	汞
	0.310
	0.112
	0.118
	0.51
	0.526
	0.569
	38
	82

	砷
	40.5
	83.5
	84.0
	95.8
	75.1
	96.8
	60
	140

	六价铬
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	5.7
	78

	铅
	8
	ND
	ND
	29
	31
	29
	800
	2500

	氯甲烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	37
	120

	氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.43
	4.3

	1,1-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	66
	200

	二氯甲烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	616
	2000

	反-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	54
	163

	1,1-二氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	9
	100

	顺-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	596
	2000

	氯仿
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.9
	10

	1,2-二氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	5
	21

	1,1,1-三氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	840
	840

	四氯化碳
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	2.8
	36

	苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	4
	40

	1,2-二氯丙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	5
	47

	三氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	2.8
	20

	1,1,2-三氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	2.8
	15

	甲苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1200
	1200

	四氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	53
	183

	1,1,1,2-四氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	10
	100

	氯苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	270
	1000

	乙苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	28
	280

	间二甲苯+对二甲苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	570
	570

	苯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1290
	1290

	邻二甲苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	640
	640

	1,1,2,2-四氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	6.8
	50

	1,2,3-三氯丙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5
	5

	1,4-二氯苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	20
	200

	1,2-二氯苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	560
	560

	2-氯酚
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	2256
	4500

	硝基苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	76
	760

	萘
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	70
	700

	苯并[a]蒽
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	15
	151

	䓛
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1293
	12900

	苯并[b]荧蒽
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	15
	151

	苯并[k]荧蒽
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	151
	1500

	苯并[a]芘
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.5
	15

	茚并[1,2,3-cd]芘
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	15
	151

	二苯芘[a,h]蒽
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.5
	15

	苯胺
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	260
	663

	点位名称
	矿区外1#样
	矿区外2#样
	
	标准值

	
	0-0.2m
	0-0.2m
	
	
	筛选值
	管制值

	氟化物
	289
	248
	
	
	/
	/

	氰化物
	ND
	ND
	
	
	/
	/

	铜
	39
	35
	
	
	18000
	36000

	镍
	1360
	731
	
	
	900
	2000

	铊
	0.8
	0.8
	
	
	/
	/

	镉
	0.12
	ND
	
	
	65
	172

	汞
	0.371
	0.437
	
	
	38
	82

	砷
	25.8
	26.3
	
	
	60
	140

	六价铬
	ND
	ND
	
	
	5.7
	78

	铅
	14
	22
	
	
	800
	2500

	氯甲烷
	ND
	ND
	
	
	37
	120

	氯乙烯
	ND
	ND
	
	
	0.43
	4.3

	1,1-二氯乙烯
	ND
	ND
	
	
	66
	200

	二氯甲烷
	ND
	ND
	
	
	616
	2000

	反-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	
	
	54
	163

	1,1-二氯乙烷
	ND
	ND
	
	
	9
	100

	顺-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	
	
	596
	2000

	氯仿
	ND
	ND
	
	
	0.9
	10

	1,2-二氯乙烷
	ND
	ND
	
	
	5
	21

	1,1,1-三氯乙烷
	ND
	ND
	
	
	840
	840

	四氯化碳
	ND
	ND
	
	
	2.8
	36

	苯
	ND
	ND
	
	
	4
	40

	1,2-二氯丙烷
	ND
	ND
	
	
	5
	47

	三氯乙烯
	ND
	ND
	
	
	2.8
	20

	1,1,2-三氯乙烷
	ND
	ND
	
	
	2.8
	15

	甲苯
	ND
	ND
	
	
	1200
	1200

	四氯乙烯
	ND
	ND
	
	
	53
	183

	1,1,1,2-四氯乙烷
	ND
	ND
	
	
	10
	100

	氯苯
	ND
	ND
	
	
	270
	1000

	乙苯
	ND
	ND
	
	
	28
	280

	间二甲苯+对二甲苯
	ND
	ND
	
	
	570
	570

	苯乙烯
	ND
	ND
	
	
	1290
	1290

	邻二甲苯
	ND
	ND
	
	
	640
	640

	1,1,2,2-四氯乙烷
	ND
	ND
	
	
	6.8
	50

	1,2,3-三氯丙烷
	ND
	ND
	
	
	0.5
	5

	1,4-二氯苯
	ND
	ND
	
	
	20
	200

	1,2-二氯苯
	ND
	ND
	
	
	560
	560

	2-氯酚
	ND
	ND
	
	
	2256
	4500

	硝基苯
	ND
	ND
	
	
	76
	760

	萘
	ND
	ND
	
	
	70
	700

	苯并[a]蒽
	ND
	ND
	
	
	15
	151

	䓛
	ND
	ND
	
	
	1293
	12900

	苯并[b]荧蒽
	ND
	ND
	
	
	15
	151

	苯并[k]荧蒽
	ND
	ND
	
	
	151
	1500

	苯并[a]芘
	ND
	ND
	
	
	1.5
	15

	茚并[1,2,3-cd]芘
	ND
	ND
	
	
	15
	151

	二苯芘[a,h]蒽
	ND
	ND
	
	
	1.5
	15

	苯胺
	ND
	ND
	
	
	260
	663


从监测结果可知，厂区内Z1堆浸场土壤柱状样中，砷的监测结果超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行)》(GB3660-2018)表1中第二类用地筛选值标准限值，但未超过管制值限值，其余因子均未超过《土壤环境质量_建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求；Z2堆浸场土壤柱状样中，镍的监测结果超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行)》(GB3660-2018)表1中第二类用地筛选值和管制值要求，砷0-0.5m、1.5-3.0m监测结果超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行)》(GB3660-2018)表1中第二类用地筛选值标准限值，但未超过管制值限值，砷0.5-1.5m及其余监测因子均未超过《土壤环境质量_建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求；Z3堆浸场土壤柱状样中，镍0-0.5m监测结果超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行)》（GB3660-2018）表1中第二类用地筛选值和管制值要求，砷0.5-1.5m、1.5-3.0m监测结果超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB3660-2018)表1中第二类用地筛选值标准限值，但未超过管制值限值，砷0-0.5m及其余监测因子均未超过《土壤环境质量_建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求；Z4堆浸场壤柱状样中，镍监测结果超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行)》（GB3660-2018）表1中第二类用地筛选值和管制值要求，砷监测结果超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行)》(GB3660-2018)表1中第二类用地筛选值标准限值，但未超过管制值限值，其余监测因子均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求；矿区范围外1#样中，镍监测结果超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行)》(GB3660-2018)表1中第二类用地筛选值标准限值，但未超过管制值限值，其余监测因子均未超过《土壤环境质量_建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求；矿区范围外2#样中，各监测因子均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求。
根据调查了解，项目所在区域土壤主要为红壤，结合对照《元江金矿综合技改（一期）项目环境影响报告书》2019年土壤监测数据，项目区及周边矿带区域土壤中镍、砷的背景值较高，因此镍、砷超过筛选值和管制值的可能原因为项目区域土壤中背景值较高所致。
4.7生态环境质量现状
4.7.1植物现状
（1）植物区划
依据《云南植被》的植被区划系统，项目生态环境影响评价区隶属于“Ⅱ亚热带常绿阔叶林区域，ⅡA西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域，ⅡAI高原亚热带南部季风常绿阔叶林地带，ⅡAi-2滇东南岩溶山原峡谷季风常绿阔叶林区，ⅡAi-2a蒙自，元江岩溶高原峡谷云南松，红木荷林，木棉，虾子花草丛亚区”。该区的水平地带性植被是半湿润常绿阔叶林，但由于受人为干扰的影响，此处分布的半湿润常绿阔叶林不具典型的半湿润常绿阔叶林特征，具有明显的次生性质。而根据《云南植被》的植被分类系统，项目评价区的自然植被类型主要有半湿润常绿阔叶林、暖温性针叶林 （云南松林）和暖温性稀树灌木草丛三种植被类型。另在部分地段分布有人工旱地植被和前期开矿留下的裸土地。
（2）植被类型
根据现场调查，评价区的植被类型划分为2个植被型，2个植被亚型，见表3-16。

表3-16    评价区主要植被类型分类表
	植被型
	植被亚型

	Ⅰ暖性针叶林
	（Ⅰ）暖热性针叶林

	Ⅱ稀树灌木草丛
	（Ⅱ）暖热性稀树灌木草从


1）暖性针叶林
（I）暖热性针叶林
该植被类型主要分布在评价区西南方向海拔1900m以上的山坡地，群落高可达15~22m，上层乔木主要为思茅松(pinus kesiya var)、红木荷(Schima wallichii)、蒙自桦(Betula alnoides)、毛杨梅(Myrica esculenta)、旱冬瓜(Alnus nepalensis)、毛枝青冈(Cyclobalanopsis helferiana)等。
灌木层除乔木幼树以外，还有米饭花 ( Vaccinium mandarinorum ) ，假木荷 (Craibiodendron stellatum) 、茶 梨 (Anneslea fragans)、多花野牡丹 (Melastoma  polyanthum)、黑面神(Breyniafruticosa)、馒头果(Glochidion acuminatum)、珍珠花 (Lyonia ovalifolia)、假木豆(Desmodium triangulare)、金珠柳(Maesa moniana)、川梨(Pyrus pashia )、高山栲(Castanopsis delavayi)、余甘子(Phyllanthusemblica)、密花树(Rapanea ncriifolia)等。
草本植物有紫茎泽兰(Eupatorium colestinum)、金茅(Eulalia speciosa) 、旱茅(Eremopogon delavayi)、四稜锋(Laggera alata )、三点金草(Desmodium treiflorum)、蕨菜(Pteridium aquilinum )、假耳草(Anotis ingrate )、黄茅 (Heleropogon contortus)、羊耳菊(Inula cappa)等。
2）Ⅱ稀树灌木草丛
（Ⅱ）暖热性稀树灌木草丛
暖热性稀树灌木草丛是季风常绿阔叶林经反复破坏后形成的次生植被。主要的植物种类有：米饭花(Vaccinium mandarinorum )、香合欢(Albizia odoratissima )、云南黄杞(Engelhardtia spicata)、盐肤木(Rhus chinensis )、余甘子、厚皮香、小蜡(Ligustrum sinense)、西南木荷、野漆(Toxicodendron succedaneum) 、披针叶算盘子、潺槁木姜子等。
林下灌木层主要有多花野牡丹(Melastoma afine)、长序苎麻(Boehmeria lontispica)、长叶紫珠(Callicarpa longifolia)等。
草本植物有白茅(Imperata cylindica)、葫芦茶(Tadehagi triquetrum)、鬼针草(Bidens pilosa)、莠竹(Microstegium ciliatum)等。
藤本植物有灯油藤、土密藤(Bridelia stipularis)、独子藤(Celastrus onosperus) 等。
（3）主要植物种类及总体概况
项目生态环境影响评价区在植物区系的区划上属于“泛北极植物区，中国— 喜马拉雅森林植物亚区，云南高原地区” 。根据《云南种子名录》中的“云南植物分布区图” ，项目区植物分区的区划属于“滇东南区”。
项目评价区主要植物种类有：云南油杉Keteleeria evelyniana Mast.、云南松Pinus yunnanensis Franch.、红木荷Schima wallichii (DC.) Korthals、白穗石栎Lithocarpus leucostachyus A. Camus、滇润楠 Machilus yunnanensis Lec.、西南桦Betula alnoides Buch.-Ham. ex D. Don、山黄麻Trema tomentosa (Roxb.) Hara 、狭叶山黄麻Trema angustifolia (Planch.) Bl.、高山栲Castanopsis delavayi Fr.、云南樟Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees、中平树Macaranga denticulata (Bl.) Muell. Arg.、山乌桕Sapium discolor (Champ. ex Benth.) Muell. Arg.、西南樱桃Cerasus duclouxii (Koehne) Yu et Ku、毛桐Mallotus barbatus (wall.) Muell. Arg.、瓦山栲Castanopsis ceratacantha Rehd. et Wils. in Sarg.、元江栲Castanopsis orthacantha Franch.、毛杨梅Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don 、山鸡椒Litsea cubeba (Lour.) Pers.、无梗钓樟 Lindera tonkinensis var. subsessilis H. W. Li、普文楠Phoebe puwenensis Cheng、母猪果Helicia nilagirica Bedd.、伊桐Itoa orientalis Hemsl.、尼泊尔水东哥Saurauia napaulensis DC.、山合欢 Albizia kalkora (Roxb.) Prain、围涎树Abarema clypearia(Jack) Kosterm.、滇石栎Lithocarpus dealbatus (Hook.f.et Thoms)Rehd.、毛叶曼青冈Cyclobalanopsis、gambleana (A. Camus) Y. C. Hsu et H. W. Jen 、槲栎Quercus aliena Blume 、构树Broussonetia papyrifera (L.) L’Hert 、盐肤木Rhus chinensis Mill.、小漆树 Toxicodendron delavayi (Franch.) F. A. Barkley 、云南黄杞Engelhardtia spicata Lesch. ex Bl.、穗序鹅掌柴Scheflera delavayi (Fr.) Harms、君迁子Diospyros lotus L.、密花树Rapanea neriifolia (Sieb. et Zucc.) Mez in Engl.、厚壳树Ehretia acuminata R. Br. var. obovata (Lindl.) Johnst.、木紫珠 Callicarpa arborea Roxb.、三叶蔓荆Vitex trifolia L.、粗叶水锦树Wendlandia scabra Kurz、岗柃Eurya grofii Merr. var. grofii、灰毛浆果楝Cipadessa cinerascens (Pellegr.) H.-M.、鸡嗉子榕Ficus semicordata Buch.-Ham. ex J. E. Sm.、玉叶金花Mussaenda ubescens Ait. f.、大叶斑鸠菊Vernonia veolkameriifolia (Wall.) DC.、树斑鸠菊Vernonia arborea Buch.–Ham、水麻Debregeasia orientalis C. J. Chen、艾胶算盘子Glochidion lanceolarium (Roxb.) Voigt、黄泡Rubus pectinellus Maxim.、瘤皮酸藤子Embelia scandens (Lour.) Mez、长叶荆Vitex lanceifolia S. C. Huang、须弥葛Pueraria wallichii DC.、厚果鸡血藤Millettia pachycarpa Benth.、昆明山海棠Tripterygium hypoglaucum (Levl.) Levl.、马桑绣球Deutzia aspera Rehd. var. aspera、细齿叶柃Eurya nitida Korthals、四角蒲桃Syzygium tetragonum Wall.、多花野牡丹Melastoma polyanthum Blume、灰毛崖豆藤Callerya cinerea (Benth.) Schot.、买麻藤 Gnetum montanum Markgr.、滇川铁线莲 Clematis kocKiana Schneid.、马桑 Coriaria nepalensis Wall.、尖萼金丝桃 Hypericum acmosepalum N. Robson、山芝麻 Helicteres angustifolia L.、银柴 Aporusa dioica (Roxb.) Muell. Arg.、余甘子 Phyllanthus emblica L.、川梨 Pyrus pashia Buch-Ham var. pashia 、 钝叶橘红悬钩子 Rubus aurantiacus var. obtusifoliua Yu et Lu、梨叶悬钩子Rubus pirifolius Smith、西南杭子梢Campylotropis delavayi (Franch.) Schindl.、白刺花 Sophora davidii (Franch.) Skeels、大叶山蚂蝗 Desmodium gangeticum (L.) DC.、地 果 Ficus tikoua Bur.、油杉寄生 Arceuthobium chinense Lecte.、云南崖爬藤 Tetrastigma yunnanense Gagn. var. yunnanense、三裂蛇葡萄Ampelopsis delavayana Planch. ex Franch.、三桠苦 Euodia lepta (Spreng.) Merr.、吴茱萸Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth.、越南山香圆Turpinia ochinchinensis (Lour.) Merr.、八角枫 Alangium chinense (Lour.) Harms、广东楤木 Aralia armata (Wall.)Seem.、杜茎山Maesajaponica (Thunb.) Moritzi ex Zoll. 、小花酸藤子 Embelia parviflora Wall.、云南醉鱼草 Buddleja  yunnanensis  Gagnep.、 臭牡丹 Clerodendrum bungei Steud. 、菝葜Smilax china L.、紫茎泽兰 Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King et H. Robinson、棕叶芦Thysanolaena maxima (Roxb.) O. Ktze.、求米草 Oplismenus undulatifolius (Ard.)  Beauv.、藿香菊 Ageratum conyzoides L.、辣子草 Galinsoga parviflora Cav.、毛果珍珠茅 Scleria levis Retz.、鬼针草 Bidens pilosa L. var. radiata Sch.-Bip.、野茼蒿 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore、皱叶狗尾草 Setaria plicata (Lam.) T. Cooke、刚莠 竹 Microstegium ciliatum (Trin.) A. Camus、密毛蕨Pteridium revolutum (Bl.) Nakai 、铁芒萁 Dicranopteris linearis (Burm.) Underw. 、头花蓼 Polygonum capitatum Buch. -Ham. ex D. Don 、钟花蓼Polygonum campanulatum Hook. f. var. campanulatum 、华山姜 Alpinia chinensis (Retz.) Rosc. 、 沿阶草 Ophiopogon bodinieri Lévl.、孟加拉野古草 Arundinella bengalensis (Spreng.) Druce、荩草Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino、大里白 Diplopterygium giganteum (Wall. ex Hook. et Bauer) Nakai、针毛鳞盖蕨 Microlepia trapeziformis (Roxb.) Kuhn、蜈蚣 草 Pteris vittata L.、小叶中国蕨 Sinopteris albofusca (Bak.) Ching、栗柄金粉蕨 Onychium lucidum (D. Don) Spreng、狗脊蕨 Woodwardiajaponica (L. f.) Sm. 、宿 枝小膜盖蕨 Araiostegia hookeri (Moore ex Bedd.) Ching 、抱树莲 Drymoglossum piloselloides  (L.) Presl 、 小槲蕨 Drynaria parishii  (Bedd.)  Bedd. 、  细圆藤 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr.、漆姑草 Saginajaponica (Swartz) Ohwi 、无心 菜 Arenaria serpyllifolia L. 、小藜 Chenopodium serotinum L.、汉荭鱼腥草 Geranium robertianum L.、山酢浆草Oxalis griffithii Edgew. et Hook. f. in Hook. f.、 粉花月见草Oenothera rosea L'Her. ex Ait. 、大苞赤瓟Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn.、假朝天罐Osbeckia crinita Benth.、地桃花Urena lobata L.、野草莓Fragaria vesca L. 、 大叶冷水花 Pilea martinii (Lévl.) Hand.-Mazz.、糯米团 Memorialis hirta (Bl.) Wedd.、龙眼独活 Araliafargesii Franch.、小柴胡 Bupleurum hamiltonii Balak. 、鸡矢藤Paederia scandens (Lour.) Merr var. scandens 、拉拉藤Galium aparine L. var. echinospermum (Wallr.) Cuf.、接骨草 Sambucus chinensis Lindl.、风吹箫Leycesteriaformosa Wall.、松毛火绒草 Leontopodium andersonii C.B. Clarke、臭灵丹Laggera pterodonta (DC.) Benth. 、沙参Adenophora stricta Miq.、铜锤玉带草 Pratia  nummularia  (Lam.)  A. Br. et Aschers.、倒提壶Cynoglossum amabile Stapf et Drumm.、鞭打绣球 Hemiphragma heterophyum Wall.、马鞭草Verbena oficinalis L.、夏枯草Prunella vulgaris L.、绣球防风 Leucas ciliata Benth. in Wall.、云南鼠尾Salvia yunnanensis C. H. Wright、蜜蜂花Melissa axillaris (Benth.) Bakh. f.、匍匐风轮菜Clinopodium repens (D. Don) Wall.、滇香薷Origanum vulgare L.、野拔子Elsholtzia rugulosa Hemsl.、香薷 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.、蓝耳草 Cyanotis vaga (Lour.) Roem.、草果药 Hedychium spicatum Buch.-Ham. ex Smith var. spicatum、山菅兰Dianella ensifolia (Lam.) Dc.、叉蕊薯蓣Dioscorea collettii Hook. f.、浆果薹草Carex baccans Nees、两歧飘拂草Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl. f. dichotoma 、球穗扁莎Pycreus  flavidus (Retz.) T. Koyama var. flavidus、黑鳞珍珠茅 Scleria hookeriana Boeck.、早熟禾Poa annua L.、画眉草 Eragrostis pilosa (L.) Beauv.、鼠尾粟Sporobolus fertilis (Steud.) Clayt.、狗牙根 Cynodon dactylon (L.) Pers、升马唐Digitaria ciliaris  (Retz.) Koel.、斑茅Saccharum arundinaceum Retz.、金发草Pogonatherum  paniceum (Lam.) Hack.、竹叶草Oplismenus compositus (L.) Beauv.等。
（4）评价区保护植物
根据《我国重点保护野生植物名录(第一批)》和《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》，评价区不涉及国家重点保护植物，不涉及云南省级保护植物。根据现状调查，项目评价区内未见名木古树。
4.7.2动物现状
经询问当地居民和现场调查，项目评价区多为林地和工矿用地，人类活动频繁。受人为活动影响，区内没有野生动物栖息生存场所和大型野生动物，野生动物的种类和数量均不丰富，多是常见种类。
（1）兽类
项目评价区及周边以小型野生兽类为主，尤其是生态适应性较强的兽类，其中伴人性较强的啮齿类动物活动痕迹较多，如褐家鼠、社鼠、小家鼠等。
（2）鸟类
项目评价区及周边分布的种类和数量居多的野生动物以鸟类为主，主要为常见野生居留鸟类，如鹌鹑、中华鹧鸪、山斑鸠、山麻雀等，附近林草地是其主要栖息及取食场所。
（3）两栖类、爬行类
项目评价区及周边基本上无适宜两栖类栖息的场所，未发现两栖类活动痕迹。据走访调查，项目评价区附近偶尔可见到蜥蜴、斜背蛇、灰鼠蛇等爬行动物，均为当地常见种。
（4）重点保护野生动物
区域受人为干扰，野生动物栖息环境破坏严重。据资料收集和实地走访，项目评价区野生动物种类较少，数量也不多，未发现国家或云南省重点保护野生动物物种，亦无其他珍稀濒危物种。
[bookmark: _Hlk151737897]综上所述，本项目位于云南省玉溪市元江县曼来镇旦弓村，受人类生产生活的干扰强度较大，主要植被为华山松林、含红木荷、紫茎泽兰群稀树灌木草丛。根据国家林业和草原局农业农村部公告2021年第15号《国家重点保护野生植物名录》和1989年的《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》，评价区内无野生国家Ⅱ级保护植物分布；无云南省级保护植物分布，无中国生物多样性红色名录；无国家及地方发布的极小种群保护物种；评价区没有记录到国家重点保护鸟类、云南省重点保护鸟类，亦未记录到中国特有鸟类，项目区域调查未见极危、濒危、易危保护动物。
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	（1）大气环境
环境空气保护目标主要为厂界500m范围内的自然保护区、风景名胜区、文化区、居民点等，项目500m范围内无敏感点，因此项目不设置环境空气保护目标。
（2）声环境
项目声环境保护目标主要为厂界外200m范围内的居住区、文化区和农村地区等人群较集中的区域，项目200m范围内无居民区、文化区、农村地区等人群较集中的区域，因此，项目不设声环境保护目标。
（3）地表水环境
项目不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，不涉及涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。项目周边地表水主要为项目区马伏洞小河，位于项目北侧1049m处。
（4）地下水环境
项目地下水环境保护目标为项目生产车间评价范围内潜水含水层。
（5）生态环境
项目在已有场地进行建设，无新增占地，因此，项目不设生产环境保护目标。
表3-17    项目保护目标一览表
	类别
	保护目标名称
	保护对象
	保护内容
	功能区
	保护级别

	地表水环境
	马伏洞小河
	项目北侧1049m
	Ш类
	《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ш类标准

	地下水环境
	项目生产车间评价范围内潜水含水层
	Ш类
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
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	1、废气排放标准
（1）施工期
项目施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织颗粒物排放监控浓度限值，即：≤1.0mg/m3，标准限值见表3-18。
表3-18    无组织排放执行标准       单位：mg/m3
	序号
	污染物因子
	无组织排放监控浓度（mg/m3）

	1
	施工期周界外
	颗粒物
	≤1.0


（2）运营期
项目堆浸渣依托全泥氰化生产线破碎筛分系统进行破碎，破碎筛分系统设置有一套集气罩+布袋除尘系统，破碎筛分粉尘经集气罩+布袋除尘系统处理后经15m高的排气筒进行排放。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放限值。
标准限值详见表3-19。
表3-19    大气污染物排放标准限值        单位：mg/m3
	污染物
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率kg/h
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	项目排气筒高度m
	二级
	监控点
	浓度mg/m3

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0


2、废水排放标准
项目废水主要包括生产废水和尾矿库废水，生产废水经循环水收集池收集沉淀处理后回用于生产，不外排；尾矿库废水经调节池收集处理后用于尾矿库回喷降尘，不外排。因此，项目不设置废水排放标准。
3、噪声排放标准
（1）施工期
施工现场噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），标准值详见下表：
表3-20    建筑施工场界环境噪声排放限值  单位： dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


（2）运营期
项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类区标准，标准限值见表3-21。
表3-21   工业企业厂界噪声排放限值  单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


4、固体废弃物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。
生活垃圾按《生活垃圾处理技术指南》的要求处理。

	总量
控制
指标
	本项目具体情况如下：
（1）废气
项目生产过程产生的有组织颗粒物排放量为0.03t/a，无组织粉尘排放量为13.0078t/a，根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制指南》，颗粒物已不在总量控制范围内，因此本项目废气不设置总量控制指标。
（2）废水
项目废水经处理后全部循环回用，不外排，不设废水总量控制指标。
（3）固体废弃物
项目固体废弃物均得到妥善处置，处置率达100%。
综上所述，项目不设总量控制指标。











[bookmark: _Toc5778]
四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1、已建工程施工期环境影响回顾性分析
建设单位于2021年5月开工建设两条生产线分别对全泥氰化碳浆生产线氰化渣和原9个堆浸场的堆浸渣进行综合利用，于2021年12月建设完成。根据现场调查，目前磨矿车间、生产车间等大部分设施均已建成。由于项目生产线未进行环境影响评价工作，2024年5月17日，玉溪市生态环境局出具了行政处罚决定书（玉环罚〔2024〕1-04号）对项目“未批先建”和“未验先投”进行了行政处罚，对公司罚款人民币贰拾贰万肆仟元。收到行政处罚决定书后，元江县山川矿业有限责任公司积极配合，同时向玉溪市生态环境局缴纳了罚款。
项目已建工程对环境的影响主要为噪声、废水和固废影响，项目对已建工程进行回顾性调查和评价，具体如下：
（1）环境空气回顾性分析
项目已建工程施工期废气主要为施工机械废气和运输车辆尾气，施工机械废气和运输车辆尾气排放会对区域环境空气造成一定的污染影响，主要污染物为CO、NOx和THC等。已建工程施工过程中采用排放达标的施工机械及运输车辆，并在施工过程中及时进行保养维护，施工机械废气和运输车辆尾气造成的污染影响不大，已随着施工结束而消失。
（2）地表水环境回顾性分析
根据调查，已建工程施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。
项目已建工程量不大，施工废水产生量约为1m3/d，根据调查，施工废水全部收集后回用于工程建设，无外排，对地表水环境影响较小。
施工人员生活污水产生量约为0.5m3/d，施工人员生活污水经收集沉淀后用于洒水降尘，无外排，对地表水环境影响较小。
（3）声环境回顾性分析
项目已建工程施工噪声主要来自于设备安装、汽车运输和卸载等作业工序，噪声产生量为80~100dB（A），对周边声环境产生了一定的影响。施工噪声随施工活动停止而消失，工程施工噪声对周边声环境影响不大。
（4）固体废弃物处置回顾性调查
已建工程产生的固体废物主要由施工土石方和生活垃圾。工程建设开挖土石方全部运至矿山采空区进行堆存，土石方挖方量较小，可做到挖填平衡。
施工人员生活垃圾产生量约为8kg/d，进行统一收集处理。
因此，已建工程固体废弃物得到妥善处置。
根据调查了解，项目施工期间无污染事件发生，项目施工过程中未受到环保投诉。
2、后续工程施工期环境影响分析
项目施工主要进行压滤机和浓密设备的安装、尾渣临时堆场和环保设施的建设及安装、地面硬化等，施工过程污染物主要包括施工废水、废气、施工噪声、固体废弃物等。
2.1废气
（1）施工过程扬尘
项目后续施工扬尘主要来源于建设材料装卸、堆放和运输、建筑垃圾堆放和运出、施工车辆和施工机械行驶等，属无组织排放。起尘点包括场地平整点、建筑材料堆放点及运输车辆二次扬尘，起尘时间贯穿建筑物建设的基础工程及主体工程过程。扬尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，TSP排放源强约为10~50mg/m3，0.3~0.5kg/h，施工期无组织排放的扬尘污染主要集中上风向50m和下风向200m范围内。
粉尘以无组织形式排放到大气中，其产生量由多重因素决定，主要为施工方式、土壤含水量、气象条件等。在一般情况下，风越大、天气干燥及全露天施工时产生的粉尘较多，影响较大。如遇干旱无雨季节，出现大风时，粉尘产生量大，对环境有一定程度的污染。但由于项目施工工程量较小，施工期间产生的粉尘较少。
项目周边500m范围内无敏感目标，因此，施工期粉尘对周围关心点的相应较小，同时施工期粉尘的影响随施工结束而消失，对项目区周围环境影响较小，为了进一步减小粉尘排放量，削减粉尘对周围环境的影响，环评提出采取如下措施：
1）该项目在施工过程中会产生一定的扬尘，施工过程中应注意文明施工，施工期间采取施工场地洒水降尘、设置围挡减少扬尘对周围环境的污染。
2）该项目在建设过程中需要使用筑材料，这些建材在装卸、运输、堆放、搅拌过程中会产生大量粉灰外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料的堆场以及混凝土搅拌处定点定位，卸、运输、存放应采取遮盖措施以减少施工扬尘污染。
3）施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此运输进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。
4）运输沙、石、水泥、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，避免袋装水泥散包；运输车辆卸完货后应清洗车厢。 
5）加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。 
6）加强对施工人的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工科学，合理安排施工时间，尽量避免大风天气施工。
（2）施工机械和运输车辆扬尘
施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，属于无组织排放，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。加之项目区施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对周围空气环境质量影响不大。
综上所述，项目在采取措施后施工期废气对周围环境的影响较小。
2.2废水
施工期间产生的废水主要来自于施工人员洗手废水、办公废水等生活废水；混凝土养护，机械冲洗过程中产生的工程废水等。
1）生活污水
该项目施工期的施工人员预计为15人（按高峰施工人员计），施工人员均为周边村民，均不在项目区内食宿，生活污水产生量为0.6m3/d，主要污染物为CODcr、BOD5、SS等，经临时沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。对周围地表水环境影响较小。
2）工程废水
由于施工场内不设混凝土拌和站，使用商品混凝土，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等，产生量约为2m3/d。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。在施工区设置一个沉淀池（1m3）处理后的废水可用于施工过程和场地洒水抑尘，项目的场地较大，沉淀废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘。对周围地表水环境影响较小。
2.3噪声
主要来源于施工过程中各类机械设备的运行，常用施工机械的声级值在84~90 dB (A）之间，其特点是突发性和间歇性。主要产噪设备见表4-1。
表4-1    施工机械噪声表     单位：dB（A）
	施工阶段
	声源
	声级

	基础设施建设、设备安装等
	振捣机
	86

	
	切割机
	90

	
	摊铺机
	84

	
	载重车
	85


（2）噪声影响预测
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），按照室外声源进行预测，本评价根据噪声衰减规律，对各声源在不同距离处的噪声影响预测值进行了预测。预测模式如下：
计算某个声源在预测点的声压级
L（r）=L（r0）－A
式中：L（r）—点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； 
L（r0）—参考位置r0处的声压级，dB（A）； 
r—预测点距声源的距离，m； 
r0—参考位置距声源的距离，m； 
A—各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减，其计算方法详见“导则”正文）。
预测主要施工机械在不同距离的噪声贡献值，预测结果见下表。
表4-2    噪声源在不同距离处的噪声影响预测值单位：dB（A）
	距离（m）
施工阶段
	噪声随距离衰减贡献值

	
	源强
	10
	20
	30
	40
	50
	70
	100
	150

	基础设施建设、设备安装等
	振捣机
	86
	60
	59.98
	56.46
	53.96
	52.02
	49.10
	46
	42.48

	
	切割机
	90
	70
	63.98
	60.46
	57.96
	56.02
	53.10
	50
	46.48

	
	摊铺机
	84
	64
	57.98
	54.46
	51.96
	50.02
	47.10
	44
	40.48

	
	载重车
	85
	65
	58.98
	55.46
	52.96
	51.02
	48.10
	45
	41.48

	
	该工段机械噪声贡献值
	72.22
	66.91
	63.39
	60.89
	58.95
	56.03
	52.93
	49.42


结合项目区工程内容布置情况，工程施工期机械布置距离场界最近距离在20m以外。根据表4-2可知，施工阶段施工机械噪声衰减至20m处的噪声贡献叠加值位于66.91dB（A）之间，但实际施工过程中施工机械不会全部同时使用，故项目施工期噪声实际排放值应小于66.91dB（A），能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，即昼间≤70dB（A）。项目夜间不施工，则夜间无影响。
根据预测，施工噪声衰减至50m时可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。本项目周围200m范围无关心点，施工噪声经距离衰减后对居民点造成影响的可能性较小。
为了减少施工噪声对周围环境的影响，本次环评提出以下防治措施：
①施工期间必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边环境造成影响。
②加强施工管理，优化施工方式，以减少工程建设施工对周边环境造成影响。
③禁止使用高噪声设备，应尽量选择低噪声设备，合理布置施工场地，高噪声设备应尽量设置于项目中部，避免高噪设备在同一时段集中使用。
④施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行；施工场地的施工车辆出入现场时应低速、减少鸣笛，以减小载重汽车噪声对周围环境的影响。
经采取以上措施后，本项目施工期施工机械噪声影响程度有限，且噪声随施工活动的结束而消除，对周围环境影响小。
2.4固体废物
后续施工固废主要为场地开挖土石方、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。
（1）开挖土石方
根据现场踏勘，由于生产车间基础设施已基本完工，因此下一阶段土石方开挖量较小，主要进行部分未硬化场地的开挖等，产生的土石方进行场内回填，后续的建设中不产生永久弃方，对周围环境的影响较小。
（2）建筑垃圾
工程产生的建筑垃圾主要为废弃的钢材、木材、石料、水泥等，其产生量约为0.5t。本环评要求统一收集分类后，可回收利用的部分进行回收利用，不可回收利用的部分则清运至当地城建部门指定的地点进行妥善处置，不得随意丢弃。
（3）生活垃圾
施工期间项目施工人员均不在施工现场食宿，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/d.人，施工人员按15人计，产生量为7.5kg/d，施工期间产生的生活垃圾经分类收集后按当地环卫部门的要求统一处置，严禁施工期间生活垃圾乱堆乱放。
综上所述，项目施工期固体废物均得到妥善处置，处置率达100%，对周围环境的影响较小。
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	1、废气
1.1污染物核算过程
项目运营期主要废气污染物为：堆浸渣破碎、筛分粉尘、装卸扬尘、运输扬尘等。
（1）有组织废气
项目有组织废气主要为堆浸渣破碎、筛分粉尘，根据项目可研报告，项目堆浸渣在磨矿前须进行破碎、筛分，氰化渣粒径较小，无需进行破碎。堆浸渣依托全泥氰化生产线已建的破碎场地进行破碎、筛分，堆浸渣破碎、筛分过程中会产生粉尘。全泥氰化生产线产生的氰化渣与堆浸渣分别进行破碎、筛分，分别堆存。根据《元江金矿综合技改（一期）项目竣工环境保护验收监测报告》可知，破碎车间下料口处设置引风口，通过风机抽风形成负压，从而达到破碎机收尘的效果；筛分车间于筛分机顶部设置集气罩进行收尘，根据调查，集气罩及其效率约为90%，布袋除尘器除尘效率约为99.5%，风机风量为3000m3/h，设置有一根高15m，内径0.25m的排气筒，破碎筛分粉尘经收集后进入布袋除尘器处理，最终经排气筒进行排放。
全泥氰化生产线已建破碎系统处理规模为80t/h（1920t/a），全泥氰化生产线原矿破碎量为200t/d，堆浸渣破碎量为250t/d，因此，破碎系统处理全泥氰化生产线原矿和堆浸渣是可行的，破碎、筛分系统年工作时间为1337.5h。
根据《元江金矿综合技改（一期）项目环境影响报告书》，全泥氰化生产线原矿破碎、筛分粉尘产生量为12.8t/a。
项目堆浸渣资源综合利用量为250t/d，75000t/a，粉尘产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部2021年第24号）“42废弃资源综合利用行业系数手册”中4210金属废料和碎屑加工处理行业系数表，手册中原料名称为“矿渣/钢渣/水渣/炉渣/铁矿渣”项产污系数进行计算，所有规模“破碎+筛分”颗粒物产污系数为660g/t-产品，本项目堆浸渣破碎量为75000t/a，则堆浸渣破碎、筛分粉尘产生量为49.5t/a。
综上所述，破碎场地破碎、筛分粉尘产生量合计62.3t/a，经集气罩和布袋除尘器处理后，破碎、筛分粉尘排放量为0.03t/a，0.022kg/h，7.33mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。
表4-3   本项目废气产排情况一览表
	排放源
	废气量
（Nm3/h）
	污染物
	核算方法
	污染物排放
	治理措施
	污染物排放
	标准值
	达标情况

	
	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生量（t/a）
	工艺
	效率（%）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	kg/h
	t/a
	
	

	破碎筛分粉尘
	3000
	颗粒物
	系数法
	51.75
	62.3
	设置集气罩和布袋除尘器进行处理，后经15m高的排气筒进行排放
	/
	7.33
	0.022
	0.03
	120
	达标


表4-4   有组织废气排放口情况表
	名称
	编号
	类型
	坐标
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）

	破碎筛分粉尘排口
	DA001
	一般排放口
	101°45′15.739″，23°30′44.24″
	15
	0.25
	常温


（2）装卸扬尘
全泥氰化生产线现有氰化渣临时堆场设置一个装卸点，矿区范围内原有各堆浸场设置一个装卸点，项目磨矿车间进料斗设置一个装卸点，共设置3个装卸点，本项目对各装卸点扬尘进行合并计算。
堆浸渣、氰化渣装车过程中会产生粉尘，根据秦皇岛码头装卸起尘量计算公式：
[image: ]
式中：H——物料落差，m，取1.5m； 
U——气象平均风速，m/s，取2.7m/s； 
W——物料含水率，临时堆场堆存的氰化渣及原堆浸场的堆浸渣含水率均按8%计； 
Q——物料起尘量，mg/s。 
根据调查了解，利用临时堆场堆存的氰化渣作为1#生产线的原料时，项目氰化渣、堆浸渣装卸时间约为每天6个小时，氰化渣、堆浸渣装卸粉尘产生量为9123.6mg/s，59.12t/a，采取在装卸点上方喷雾洒水降尘可减少粉尘70%，则粉尘排放量为17.74t/a；临时堆场堆存的氰化渣利用完后，项目仅进行堆浸渣的装卸，装卸时间约为4个小时，则堆浸渣装卸粉尘产生量为9123.6mg/s，39.41t/a，采取在装卸点上方喷雾洒水降尘可减少粉尘70%，则粉尘排放量为11.82t/a。
（3）堆浸渣采装粉尘
采场粉尘主要来源于采场作业时产生的扬尘。通过适时的进行洒水抑尘措施，可有效控制产尘量，洒水抑尘的效率一般可达到70%左右。
采场作业扬尘采用经验公式：
Q=0.009·U4.1·e-0.55W
其中：Q——为扬尘量，kg/a.m2。
U——为风速，（本项目区年均风速2.7m/s）；
W——堆浸渣含水率（12%）。
经计算，本项目堆浸渣采装作业扬尘量为：Q=0.4945kg/a.m2，项目利用矿区范围内已有的9个堆浸场内的堆浸渣进行资源综合利用，每个堆浸场内的堆浸渣挖取完毕后进行下一个堆浸场的挖取，并进行覆土植被，根据可行性研究报告，每个堆浸场挖取堆浸渣时作业面积约为300m2，则堆浸渣采装粉尘产生量为0.15t/a，经过洒水降尘措施后，降尘效率为70%，则堆浸渣采装粉尘排放量为0.045t/a。
（4）运输扬尘
堆浸渣和氰化渣运输产生运输扬尘，汽车在矿区范围内运输行驶距离约1.6km，根据工程交通运输起尘量的计算公式，运原矿产生的道路扬尘公式如下：


式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆；
  Qt——交通途中起尘量，kg/a；
  V——车辆行驶速度，km/h；
P——路面状况，以每平米路面灰尘覆盖率表示，经常进行洒水抑尘， kg/m2；
M——车辆载重，t/辆；
L——运输距离，km；
  Q——运输量，t/a。
表4-5    在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘    单位：kg/辆·km
	粉尘量P
车速
	0.1（kg/m2）
	0.2（kg/m2）
	0.3（kg/m2）
	0.4（kg/m2）
	0.5（kg/m2）
	1.0（kg/m2）

	5(km/h)
	0.0756
	0.1246
	0.1668
	0.2052
	0.2410
	0.3969

	10(km/h)
	0.1513
	0.2492
	0.3336
	0.4104
	0.4819
	0.7938

	15(km/h)
	0.2269
	0.3737
	0.5004
	0.6156
	0.7229
	1.1907

	20(km/h)
	0.3025
	0.4983
	0.6672
	0.8208
	0.9639
	1.5876


项目运营期采用30t自卸汽车运输，每年运输堆浸渣、氰化渣的量135000t/a，每年运输车辆达4500辆次/年（往返车流量），行驶速度按20km/h计，地面清洁程度为0.2kg/m2。经计算，道路运输扬尘产生量为3.59t/a。若对汽车行驶路面定时洒水，可使粉尘量减少70%左右，从而收到很好的降尘效果，运输道路扬尘排放量可降为1.08t/a。运营期应尽量降低车辆行驶速度；配备1辆专用洒水车，旱季对进场道路定时洒水（每天至少2次），以保持路面的清洁程度减少产尘量。
（5）临时堆场扬尘
氰化渣设置临时堆场进行堆存，占地面积为120m2；现状公司尾矿库尚未投入使用，近期生产产生的尾渣堆存于尾渣临时堆场，占地面积为1891m2。原料和尾渣在堆存的过程中会产生扬尘，堆场扬尘采用西安冶金建筑学院干堆计算公式进行估算：


    Q—起尘量，mg/s；
V—地面平均风速，m/s，（2.7m/s）
S—面积，m2，（原料临时堆场面积120m2，尾渣临时堆场面积为1891m2）
根据计算公式，可计算出原料临时堆场产生的扬尘量为6.595mg/s，起尘时间每天按2h计算，则项目原料临时堆场的起尘量为0.047kg/d，0.014t/a，环评提出，原料临时堆场设置四面围挡（预留进、出口）及顶棚，同时采取洒水降尘措施后扬尘产生量可减少80%，最终原料堆场扬尘排放量为0.0028t/a；尾渣临时堆场产生的扬尘量为139.59mg/s，起尘时间每天按2h计算，则项目尾渣临时堆场的起尘量为1.0kg/d，0.3t/a，环评提出，尾渣临时堆场设置四面围挡（预留进、出口）及顶棚，同时采取洒水降尘措施后扬尘产生量可减少80%，最终尾渣临时堆场扬尘排放量为0.06t/a。
1.2达标性分析
根据以上核算，对照排放标准，项目破碎、筛分采取措施后排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；装卸扬尘、运输道路扬尘、原料临时堆存扬尘采取措施后排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。因此，项目采取措施后可做到达标排放。
1.3治理措施可行性分析
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部2021年第24号）“42废弃资源综合利用行业系数手册”中4210金属废料和碎屑加工处理行业系数表，根据系数手册，项目破碎、筛分污染物为颗粒物，推荐的末端治理技术包括袋式除尘、文丘里和单筒（多筒并联旋风），本项目采取的措施为集气罩+布袋除尘器进行处理后经15m高的排气筒进行排放，采取的措施属于系数手册推荐的末端治理技术（袋式除尘），因此，项目破碎、筛分粉尘采取集气罩+布袋除尘器进行处理是可行的、可靠的。
项目针对装卸扬尘设置喷雾洒水设施，目前洒水降尘已广泛应用生产环节除尘，除尘效果明显、可靠。
1.4非正常情况的设定
项目非正常排放主要考虑破碎车间布袋除尘器发生故障的情况。考虑当布袋除尘器除尘效率下降到50%进行考虑，破碎筛分粉尘的排放浓度为776.32mg/m3，排放速率为2.33kg/h，超出了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度要求。
考虑到布袋除尘器故障的情况，非正常排放时间一般＜30min。布袋除尘器故障时污染物排放情况详见表4-6。

表4-6    布袋除尘器故障时污染物排放情况
	故障情形
	污染源
	气量（m3/h）
	污染物
	污染源强
	排放时间

	
	
	
	
	浓度mg/m3
	排放量kg/h
	

	布袋除尘器故障
	破碎、筛分
	3000
	颗粒物
	776.32
	2.33
	＜30min


1.5监测计划
表4-7   本项目废气监测情况表
	监测项目
	监测点位
	监测频率
	执行标准

	颗粒物
	破碎、筛分粉尘排放口（DA001）
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值

	颗粒物
	观测监测实时的风向，根据监测当时的风向在厂界上风向设置1个对照点，厂界下风向设1个监控点
	每年监测一次，每次4个时段，分别为08:00，14:00，20:00，02:00时
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物排放限值要求


1.6大气环境影响分析
根据核算，在采取相关措施后本项目产生的大气污染达标排放，满足相关排放要求，采取措施后项目排放的污染物对周围环境的影响较小。项目所在区域环境质量良好，项目所在地比较开阔，大气扩散条件良好，在保证各生产设备正常运转的条件下，本项目排放的废气与对外环境影响较小。
2、废水环境影响和治理措施
2.1废水产排情况
本项目不需要新增劳动人员，从现有项目调用。本项目不设置职工生活设施，现有职工生活起居依托一期工程已建办公生活区，办公生活区内设置有10m3/d一体化生活污水处理设施，处理后生活污水水质应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）道路清扫、消防及城市绿化标准，用于生活区绿化或道路降尘，不外排。本项目厂区同一期工程在同一厂区内，现有厂区初期雨水已纳入一期工程收集，建设有截排水设施和1个200m3雨水收集池，因此本项目不再对厂区初期雨水进行重复核算。
项目运营期生产废水主要为精矿脱水废水、尾渣脱水废水、堆浸场淋滤水。根据水平衡章节分析，浮选后精矿浆到脱水车间进行脱水，精矿浆含水87.5m3/d，蒸发损耗水2.3m3/d，精矿带走水3.28m3/d，精矿浓缩、压滤废水产生量为81.92m3/d，该废水经循环水池收集后循环回用于生产；尾渣浆含水1302.92m3/d，蒸发损耗水42.56m3/d，尾渣带走水68.25m3/d，尾渣浓缩、压滤废水产生量为1192.11m3/d，该废水经循环水池收集后循环回用于生产；堆浸场淋滤水产生量为0.5m3/d，各堆浸场分别建设一个容积为5m3的淋滤水收集池，堆浸场淋滤水经淋滤水收集池收集沉淀处理后回用于堆浸场洒水降尘，不外排。尾渣经压滤机压滤至含水率为16%时几乎不会有渗滤液渗出，且项目尾渣临时堆场已设置集液沟和集液池，若尾渣在堆存过程中有渗滤液渗出后经集液沟进行收集进入集液池，经沉淀处理后输送至生产线进行循环利用，不外排。综上，生产废水产生量为2011.12m3/d，生产车间设置有一个200m3的选矿循环水收集池，生产废水经收集沉淀后全部循环使用，整个生产过程无废水排放。
根据建设单位提供，尾渣压滤废水水质情况见表4-8。
表4-8    尾渣压滤废水水质情况一览表     单位：mg/L
	污染物
	pH（无量纲）
	铜
	铅
	锌
	砷

	尾渣压滤废水
	9.90
	10.33
	0.013
	0.05L
	0.1326

	污染物
	镉
	汞
	六价铬
	镍
	氰化物

	尾渣压滤废水
	0.0025
	0.00016
	0.085
	134
	3.113


2.2生产废水不外排的可行性分析
根据水平衡分析，项目生产用水总量约为3410.94m3/d。其中上级工段带入水分2033.62m3/d，厂前循环回用水量1274.03m3/d，补充新水量为103.29m3/d。厂区设置有循环水收集池，生产废水经收集后可全部回用。
2.3依托尾矿库废水不外排的可行性分析
根据尾矿库水平衡分析，多年平均降雨情况下，本项目尾矿库无盈余水，不会出现废水外排的情况。在20年一遇气象条件下，本项目尾矿库为亏水系统，此时尾矿库内亏水2.34万m3/a，不会出现废水外排的情况。在6、7、8、9、10、11、12、1月份，尾矿库出现盈余，最大盈余量为0.5687万m3，初期坝坝脚下游设置有1个容积为8000m3的调节池，积水池容积能够容纳20年一遇雨季最大盈余水量，同时调节池一侧设置泵房，设置有回喷系统，将调节池中的水扬送至渣库每个平台上进行喷淋，以防止渣尘飞扬，可以保证尾矿库安全运行，不会出现尾矿废水外排情况。
2.4废水影响分析结论
项目废水包括精矿浓缩、压滤废水、尾渣浓缩、尾渣压滤废水、尾渣临时堆存渗滤液和生活污水，精矿浓缩、压滤废水、尾渣浓缩、尾渣压滤废水、尾渣临时堆存渗滤液经收集后全部循环回用于生产，不外排；生活污水依托一期工程已建的生活污水处理设施进行处理后回用于洒水降尘和绿化。项目废水对地表水环境的影响较小。
3、噪声影响和治理措施
（1）噪声源情况
本项目噪声源：主要是破碎机、筛分机、风机、给料机、球磨机、浮选机、泵类以及各类风机等产生的机械噪声，单台设备噪声源强在75~95dB(A)。经采取基础减振、加装隔声罩、风机加装消声器等措施后，设备噪声可降低约5~15dB(A)。
本项目主要噪声源及治理措施详见表4-9。
表4-9   噪声源一览表
	声源所处系统
	主要设备名称
	设备台数
	声源类型
	声学特性
	治理前声级（单台）
	防治措施

	破碎车间
	给料机
	1
	室内
	连续
	75
	基础减振、厂房隔声

	
	破碎机
	2
	室内
	连续
	95
	

	
	筛分机
	1
	室内
	连续
	85
	

	
	风机
	1
	室内
	连续
	95
	基础减振、厂房隔声、消声器

	球磨车间
	球磨机
	3
	室内
	连续
	90
	基础减振、厂房隔声

	
	喂料机
	2
	室内
	连续
	75
	基础减振、厂房隔声

	浮选车间
	浮选机
	21
	室内
	连续
	75
	基础减振、厂房隔声

	
	提升泵
	1
	室内
	连续
	90
	基础减振、厂房隔声

	压滤车间
	提升泵
	2
	室内
	连续
	90
	基础减振、厂房隔声

	
	陶瓷过滤机
	2
	室内
	连续
	80
	基础减振、厂房隔声

	
	浓密机
	2
	室外
	连续
	70
	基础减振


（2）噪声预测评价
①预测模式
室内声源：
如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：

      （B.1）
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。
[image: ]
图4-1 室内声源等效为室外声源图例
也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

      （B.2）
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
L w——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.5。
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

       （B.3）

式中：（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

      （B.4）
式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；
LP1i（T）——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。
然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。


式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
室外声源：
项目室外声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
[image: ]
式中：Lr——评价点噪声预测值，dB(A)；
      L0——位置r0处的声级，dB(A)；
       r——为预测点距声源距离，m。
r0——为参考点距声源距离，m。
声压级合成模式：
[image: ]
式中：
[image: ]—预测点总声压级，dB（A）；
[image: ]—第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）；
N——声源个数。
②预测软件
本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式。
预测软件为由北京尚云开发制作并拥有全部版权的EIAProN2021。EIAProN2021以新版噪声导则—《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求为编制依据，功能全面深入、符合新导则要求。
本次噪声预测（0，0）点设置在项目厂界西南侧拐点处，地理坐标为东经100°45′13.653″，北纬23°30′59.065″。
根据项目周边保护目标分布情况，项目厂界周边200m范围（声环境评价范围）内无保护目标分布，则评价不再对周边保护目标处的声环境质量进行预测。
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	表4-10   厂内噪声源参数一览表（室内声源）
	序号
	建筑物
名称
	声源名称
	型号
	声源源强（任选一种）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	破碎车间
	给料机
	点源
	/
	75
	基础减振、厂房隔声
	48
	33
	1.2
	1.0
	67.95
	昼/夜
	30
	31.93
	1

	2
	
	破碎机1
	点源
	/
	95
	基础减振、厂房隔声
	52
	31
	1.2
	1.0
	67.95
	昼/夜
	30
	31.93
	1

	3
	
	破碎机2
	点源
	/
	95
	基础减振、厂房隔声
	57
	31
	1.2
	1.0
	77.95
	昼/夜
	30
	41.93
	1

	4
	
	筛分机
	点源
	/
	85
	基础减振、厂房隔声
	12
	46
	1.2
	6.6
	77.95
	昼/夜
	30
	41.93
	1

	5
	
	风机
	点源
	/
	95
	基础减振、厂房隔声、消声器
	9
	47
	1.2
	6.9
	87.95
	昼/夜
	30
	51.93
	1

	6
	
	给料机
	点源
	/
	85
	基础减振、厂房隔声
	6
	48
	1.2
	5.4
	87.95
	昼/夜
	30
	51.93
	1

	7
	球磨车间
	喂料机1
	点源
	/
	75
	基础减振、厂房隔声
	60
	41
	1.2
	1.0
	72.95
	昼/夜
	30
	41.93
	1

	8
	
	喂料机2
	点源
	/
	75
	基础减振、厂房隔声
	51
	33
	1.2
	1.0
	67.95
	昼/夜
	30
	31.93
	1

	9
	
	球磨机1
	点源
	/
	90
	基础减振、厂房隔声
	48
	52
	1.2
	1.0
	67.95
	昼/夜
	30
	46.93
	1

	10
	
	球磨机2
	点源
	/
	90
	基础减振、厂房隔声
	26
	37
	1.2
	1.0
	67.95
	昼/夜
	30
	46.93
	1

	11
	
	球磨机3
	点源
	/
	90
	基础减振、厂房隔声
	12
	18
	1.2
	1.0
	67.95
	昼/夜
	30
	46.93
	1

	12
	浮选车间
	浮选机
	点源
	/
	75
	基础减振、厂房隔声
	60
	49
	1.2
	1.2
	67.95
	昼/夜
	30
	31.93
	1

	13
	
	提升泵
	点源
	/
	90
	基础减振、厂房隔声
	48
	52
	1.2
	1.0
	67.95
	昼/夜
	30
	46.93
	1

	14
	压滤车间
	提升泵1
	点源
	/
	90
	基础减振、厂房隔声
	53
	32
	1.2
	1.2
	67.95
	昼/夜
	30
	46.93
	1

	15
	
	提升泵2
	点源
	/
	90
	基础减振、厂房隔声
	15
	18
	1.2
	1.2
	67.95
	昼/夜
	30
	46.93
	1

	16
	
	过滤机1
	点源
	/
	75
	基础减振、厂房隔声
	74
	26
	1.2
	1.2
	67.95
	昼/夜
	30
	31.93
	1

	17
	
	过滤机2
	点源
	/
	75
	基础减振、厂房隔声
	12
	33
	1.2
	1.2
	67.95
	昼/夜
	30
	31.93
	1


表4-11   厂内噪声源参数一览表（室外声源）
	序号
	设备名称
	型号
	空间相对位置
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	浓密机1
	点源
	61
	43
	1.2
	70
	基础减震
	昼间、夜间

	2
	浓密机2
	点源
	9
	47
	1.2
	70
	基础减震
	昼间、夜间
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	③预测结果与评价
表4-12  厂界噪声预测结果
	预测点
	方位
	贡献值
	标准值
	评价结果

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#
	南厂界
	41.87
	41.87
	65
	55
	达标
	达标

	2#
	
	41.08
	41.08
	65
	55
	达标
	达标

	3#
	
	37.78
	37.78
	65
	55
	达标
	达标

	4#
	东厂界
	36.95
	36.95
	65
	55
	达标
	达标

	5#
	
	38.22
	38.22
	65
	55
	达标
	达标

	6#
	
	32.01
	32.01
	65
	55
	达标
	达标

	7#
	北厂界
	34.26
	34.26
	65
	55
	达标
	达标

	8#
	
	35.23
	35.23
	65
	55
	达标
	达标

	9#
	
	30.28
	30.28
	65
	55
	达标
	达标

	10#
	
	30.12
	30.12
	65
	55
	达标
	达标

	11#
	西厂界
	34.56
	34.56
	65
	55
	达标
	达标

	12#
	
	40.23
	40.23
	65
	55
	达标
	达标

	13#
	
	45.29
	45.29
	65
	55
	达标
	达标

	14#
	
	47.25
	47.25
	65
	55
	达标
	达标

	15#
	
	42.56
	42.56
	65
	55
	达标
	达标


[image: 胡丹]
图4-2    项目昼、夜间等声值线图  单位：dB（A）
根据预测结果，本项目运行后厂界东、南、西、北厂界昼、夜噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
（3）监测要求
本环评要求建设单位定期委托有资质的单位对厂界噪声进行监测，具体监测计划如下表4-13：
表4-13   噪声监测计划表
	监测项目
	监测点位
	监测指标
	监测频率
	执行标准

	厂界噪声
	厂界东、南、西、北1m处各设1个监控点
	等效连续A声级
	每季度1次，每次监测2日，昼夜各一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求


4、固体废物
4.1固体废弃物产排情况
项目运营期固体废弃物主要为浮选尾渣、布袋除尘器除尘灰、循环水收集池污泥、废机油、生活垃圾、废包装袋。
（1）浮选尾渣
近期（尾矿库投入使用前）生产尾渣经压滤后输送至尾渣临时堆场进行堆存，待尾矿库投入使用后将尾渣临时堆场内的尾渣运输至尾矿库进行堆存；远期（尾矿库投入使用后）生产尾渣经压滤后运输至尾矿库进行堆存，禁止随意堆放。尾渣产生量为127980t/a，尾渣含水率为16%。
2023年5月，元江县山川矿业有限责任公司委托云南浩辰环保科技有限公司对尾渣进行了浸出毒性鉴别，监测结果如下。
表4-14   尾矿渣腐蚀性鉴别实验结果统计表
	pH
	GB5085.1-2007《危险废物鉴别标准、腐蚀性鉴别》
	GB8978-1996《污水综合排放标准》(mg/L)
	评价结果

	7.83-8.25
	pH值≥12.5或pH值≤2.0时，属于危废
	6-9
	尾矿渣不属于腐蚀性危废


表4-15    矿渣浸出毒性鉴别实验结果统计表（水平振荡法）
	序号
	分析项目
	分析结果
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（mg/L）
	评价结果

	1
	铜（Cu）mg/L
	0.02L
	0.5
	达标

	2
	锌（Zn）mg/L
	0.005L
	2.0
	达标

	3
	氟化物（F-）mg/L
	0.05L~0.08
	10
	达标

	4
	砷（As）mg/L
	0.0122~0.0160
	0.5
	达标

	5
	镉（Cd）mg/L
	0.005L
	0.1
	达标

	6
	Cr6+
	0.004L
	0.5
	达标

	7
	铅（Pb）mg/L
	0.1L
	1.0
	/

	8
	镍（Ni）mg/L
	0.04L
	1.0
	/

	9
	银（Ag）mg/L
	0.01L
	/
	/

	10
	铍（Be）mg/L
	0.0002L
	/
	/

	11
	钡（Ba）mg/L
	0.1L
	/
	/

	12
	总铬（Cr）mg/L
	0.05L
	1.5
	达标

	13
	汞（Hg）mg/L
	0.00005L
	0.05
	达标

	14
	氰化物mg/L
	0.004L
	0.5
	达标

	15
	硒mg/L
	0.0004-0.0007
	0.1
	达标


表4-16  尾矿渣浸出毒性鉴别实验结果统计表（硫酸硝酸法）
	序号
	分析项目
	分析结果
	GB5085.3-2007《危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别》（mg/L）
	评价结果

	1
	铜（Cu）mg/L
	0.02L-0.10
	100
	达标

	2
	锌（Zn）mg/L
	0.022-0.099
	100
	达标

	3
	氟化物（F-）mg/L
	0.05-0.13
	100
	达标

	4
	砷（As）mg/L
	0.0358-0.0521
	5
	达标

	5
	镉（Cd）mg/L
	0.005L
	1
	达标

	6
	铅（Pb）mg/L
	0.1L
	5
	达标

	7
	镍（Ni）mg/L
	2.3-3.04
	5
	达标

	8
	银（Ag）mg/L
	0.01L
	5
	达标

	9
	铍（Be）mg/L
	0.0002L
	0.02
	达标

	10
	钡（Ba）mg/L
	0.1L
	100
	达标

	11
	总铬（Cr）mg/L
	0.05L
	15
	达标

	12
	氰化物mg/L
	0.004L
	5
	达标

	13
	汞（Hg）mg/L
	0.00005L
	0.1
	达标

	14
	硒mg/L
	0.0006-0.0012
	1
	达标

	15
	六价铬（Cr6+）mg/L
	0.004L
	5
	达标


根据监测结果与《危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别》、《危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别》给出的标准值比较，本项目尾矿渣不属于危险废物，且浸出液的各项元素浓度均未超过GB8978-1996《污水综合排放标准》及GB5085.3-2007《危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别》中第一类污染物最高允许排放浓度，pH满足6~9限值要求，本项目尾渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物。项目建设的尾渣临时堆场及依托的尾矿库均进行防渗处理，防渗系数≤1.0×10-10cm/s，项目尾渣利用尾渣临时堆场和尾矿库进行堆存是可行的。
（2）布袋除尘器除尘灰
破碎车间破碎筛分粉尘产生量为62.3t/a，采取集气罩+布袋除尘器处理，集气罩集气效率90%，除尘器除尘效率99.5%，破碎、筛分粉尘排放量为0.03t/a，则收集的粉尘量为62.27t/a。收尘灰经收集后返回粉矿仓中作为生产原料使用。
（3）循环水收集池污泥
项目循环水收集池污泥产生量约为60t/a，主要为矿浆沉淀物，与尾渣性质接近，属于第Ⅰ类一般工业固体废物，循环水收集池污泥经收集后返回生产线进行利用。
（4）废机油
项目在生产过程中机修依托已建成的机修车间进行，项目在机修过程中会产生废机油，产生量约为0.1t/a，产生的废机油依托元江县山川矿业有限责任公司已建的危险废物贮存库进行暂存，委托有资质的单位进行清运处置。
（5）生活垃圾
本项目不再新增劳动定员，从现有项目调用，产生的生活垃圾依托元江县山川矿业有限责任公司已建的生活垃圾桶收集后定期运至指定地点进行堆存处置。
（6）废包装材料
本项目使用多种化学原料，生产、储存过程中会产生废原料桶及废编织袋，项目原料中硫酸铜、乙硫氮、丁铵黑药、丁黄、亚硫酸钠、戊基黄药、纯碱采用编织袋进行包装，水玻璃、起泡剂采用包装桶进行包装。
根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2025年版）》，任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理。待投产运营后，建设单位会与原供应商签订回收协议，空桶回用于盛装同类物料。因此，本项目产生的废原料桶不属于固体废物，也不属于危险废物，产生量约为0.3t/a。产生的包装桶全部由原供应商进行回收利用。
盛装一般化学品的编织袋属于一般工业固废，产生量约为0.1t/a，定期外售废品回收站。
固废产生及处置情况详见下表。
表4-17   项目固体废物产生及处置情况表
	产生环节
	名称
	属性
	主要有毒有害物质名称
	物理性状
	环境危险特性
	产生量（t/a）
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量（t/a）
	环境管理要求

	生活
	生活垃圾
	一般固废900-099-S64
	/
	固态
	/
	/
	分类收集后暂存于垃圾桶中
	统一收集后定期运至指定地点进行堆存处置
	/
	日产日清

	机械维修
	废机油
	危险废物（HW08）900-214-08
	/
	液态
	T（毒性）
	0.1t/a
	暂存于元江县山川矿业有限责任公司已建成的危险废物贮存库进行暂存
	定期委托有资质的单位进行处置
	0.1t/a
	定期处置

	生产线
	浮选尾渣
	第I类一般工业固废
	/
	固态
	/
	127980
	近期（尾矿库投入使用前）生产尾渣经压滤后输送至尾渣临时堆场进行堆存，待尾矿库投入使用后将尾渣临时堆场内的尾渣运输至尾矿库进行堆存；远期（尾矿库投入使用后）生产尾渣经压滤后运输至尾矿库进行堆存
	尾渣经压滤后
	127980
	日产日清

	布袋除尘器
	除尘灰
	第I类一般工业固废
	/
	固态
	/
	62.27t/a
	粉矿仓
	经收集后返回粉矿仓中作为生产原料使用
	62.27t/a
	定期处置

	循环水收集池
	污泥
	第I类一般工业固废
	/
	固态
	/
	60t/a
	/
	循环水收集池污泥经收集后返回生产线进行利用
	60t/a
	定期处置

	生产
	废编织袋
	第I类一般工业固废
	/
	固态
	/
	0.1t/a
	/
	定期外售废品回收站
	0.1t/a
	定期处置

	
	废包装桶
	第I类一般工业固废
	/
	固态
	/
	0.3t/a
	/
	统一收集后全部由原供应商进行回收利用
	0.3t/a
	定期处置


（2）危险废物处置要求
1）危废暂存间污染防治措施
①危废暂存间建设和运营管理要求
为了减小废物储运风险，防止危废流失污染环境，项目依托元江县山川矿业有限责任公司已建的危险废物贮存库进行暂存，定期交由有资质的单位进行处置。
危废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设计。
一般规定：危废暂存间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
危废暂存间运行环境管理要求：危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查;发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
危废暂存间环境管理：贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施。
危废暂存间环境应急要求：贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。
本项目产生的废机油等危险废物及时联系资质单位进行处理，在厂区贮存时间不超过60天。
应严格按照工业固体废物申报登记制度，对固废产生种类、产生量、处置去向情况进行记录和申报。针对危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物转移管理办法》和“五联单”方式对危险废物进行暂存和转移管理，并及时交与具备处理资质的单位进行处理，将管理联单和危废处理协议送玉溪市生态环境局元江分局备案。
2）危险废物的申报、转移方式及要求
①危险废物申报登记
产生危险废物的单位，必须依照国家规定的内容和程序，向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门如实进行申报登记。申报事项有重大改变时，应及时申报。危险废物申报登记的主要内容有：所产生的危险废物种类、性质、数量、浓度、排放（或转移）去向、排放地点、排放方式（或利用、贮存、处理、处置的地点或方式）、危险废物的贮存、利用或处置场所等。
②危险废物转移
通常所说的危险废物的转移是指产生单位将危险废物交由有资质的经营单位处理的过程。危险废物转移五联单是指危险固体废物转移的五联单，涉及危险废物产生单位、接受单位、运输单位、主管部门等五个单位，此单必须在5个单位有留档。
危险废物的运输转移的要求：
a、危险废物的运输是指从危险废物产生地移至处理或处置地的过程。危险废物的运输需选择合适的容器、确定装载的方式、选择适宜的运输工具、确定合理的运输路线以及制定泄漏或临时事故的补救措施。
b、危险废物运输单位需要具备危险货物运输资质，运输危险废物的车辆必须是危险货物运输车辆。运输者应经过专门的培训，并配备必要的防护工具，熟悉突发状况的应急处理措施。
c、运输单位和个人在运输危险废物过程中，应按要求填写《危险废物转移联单》，并采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止污染环境的措施。不得将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。
根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：
a、做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接受地环保局。
b、废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。
c、处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。
d、危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。
e、一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。
（3）危险废物日常管理要求
a、履行申报登记制度；
b、建立台账管理制度，项目须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别；
c、委托处置应执行报批和转移联单等制度；
d、定期对暂存的危险废物包装容器和及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换；
e、危险废物的泄漏液、清洗液、浸出液等必须符合GB8978的要求方可排放；
f、直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作；
g、固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。环境保护图形标志均应按GB15562.1和 GB15562.2规定进行制作和安装。
（3）小结
综上所述，采取措施后项目固体废弃物均能得到100%妥善处置，对周围环境影响较小。
5、地下水环境影响分析
按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部第16号令）中的有关规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业-金属废料和碎屑加工处理421”，因此，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“155废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，可不进一步开展评价，仅进行简单分析。
为了确保项目的生产运行不会对周围地下水产生污染，建设单位需采取分区防渗措施对拟建场地进行防渗，并设置长期观测井，同时做好应急预案。
5.1污染控制措施的原则
地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。
（1）主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；
（2）被动控制，即末端控制措施，主要包括场地污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理；
（3）实施重点区域地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；
（4）应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
5.2污染控制措施
（1）源头控制措施
本项目废水主要为精矿浓缩溢流水、精矿压滤水、尾渣浓缩溢流水、尾渣压滤水、场地初期雨水、尾矿库渗滤液，精矿浓缩溢流水、精矿压滤水、尾渣浓缩溢流水、尾渣压滤水经循环水收集池收集沉淀处理后回用于生产，不外排；场地初期雨水经雨水收集池收集沉淀处理后用于生产，不外排；尾矿库渗滤液经调节池收集后采用回喷系统将水扬送至尾矿库每个平台上进行喷淋，保证尾矿库安全运行，不会出现尾渣渗滤液外排情况。首先从源头上控制污染废水，各输水管线采用质量检验合格的管材，委托专业的施工单位进行施工，同时，对厂内的各类收集池采用混凝土结构，减少泄漏的概率；生产车间等区域进行防渗处理，废水输送管道要经常巡查，废水输送管道连接部位采取钢制管线并焊接，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。
（2）分区防治措施
根据《元江金矿综合技改（一期）工程竣工环境保护验收监测报告》可知，本项目依托的元江县山川矿业有限责任公司已建的尾矿库、尾矿库调节池、危险废物贮存库、氰化渣临时堆场已进行了重点防渗处理；破碎车间已进行了一般防渗处理。其中尾矿库调节池采用混凝土浇灌，池底铺设防渗漏沥青，池底和四周铺设2mm厚的PVC膜；危险废物贮存库采用混凝土硬化后铺设2mm厚的PVC膜；尾矿库进行分期防渗，按《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943-2018）中氰渣尾矿库处置污染控制技术要求进行防渗，库底和岸坡清基后铺设0.3m的压实粘土层、300g/m2土工布、1.5mm的HDPE防渗膜、300g/m2土工布，0.3m的压实粘土保护层，并在干渣库四周每隔10~15m高差设置一道防渗膜锚固沟；氰化渣临时堆场采用防渗土工布进行了防渗处理，并采用土工布对尾渣临时堆场进行遮盖。破碎车间已采用厚0.3m的粘土层进行压实防渗，上部覆盖混凝土。
根据现场调查，项目依据可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
①重点防渗区：原料堆场、浮选车间、循环水收集池、压滤脱水车间、尾矿临时转运场、浓密机、尾渣临时堆场进行重点防渗，其中浮选车间、循环水收集池、压滤脱水车间、尾矿临时转运场已采用复合土工膜进行防渗处理，复合土工膜上部覆盖混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。原料堆场现状未进行防渗处理，原料堆场和尾渣临时堆场后续采用复合土工膜进行防渗处理，复合土工膜上部覆盖混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，同时应注意防渗一次浇灌成型，避免产生接缝，防渗层内不得铺设管线。凡露出面层的管线、预埋套管等的处理，以及与墙、柱、基础等连接处隔离缝的处理应符合设计要求。
②一般防渗区：磨矿车间、原料堆场、精金矿仓、黄药仓库、黑药仓库和材料仓库进行一般防渗，已采用厚0.3m的粘土层进行压实防渗，上部覆盖混凝土，要求防渗层的防渗性能达到等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
③简单防渗：厂区道路进行简单防渗处理，已按常规工程进行设计和建设，场地进行一般地面硬化。
本项目厂区防渗内容汇总见下表：
表4-18  项目防渗分区表
	分区
	项目
	防渗要求及标准

	重点防渗区
	原料堆场、浮选车间、循环水收集池、高位水池、压滤脱水车间、尾矿临时转运场、尾渣临时堆场
	浮选车间、循环水收集池、高位水池、压滤脱水车间、尾矿临时转运场已采用复合土工膜进行防渗处理，复合土工膜上部覆盖混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；原料堆场和尾渣临时堆场采用复合土工膜进行防渗处理，复合土工膜上部覆盖混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

	一般防渗区
	磨矿车间、精金矿仓
	已采用厚0.3m的粘土层进行压实防渗，上部覆盖混凝土，要求防渗层的防渗性能达到等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s

	简单防渗区
	厂区道路
	已按常规工程进行设计和建设，场地进行一般地面硬化

	备注：根据现场调查，厂区除原料堆场以外其他各区域现已进行了相关的防渗处理


项目分区防渗详见图4-2。
5.3建立地下水环境监测系统
建立项目区的地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。根据元江县山川矿业有限责任公司已建立的地下水环境监测系统。
（1）跟踪监控井的设置
元江县山川矿业有限责任公司已依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水跟踪监测原则，设立了五个跟踪监测井，包含背景值监测点、地下水环境影响跟踪监测井、污染扩散监测井等。其中1#监测井为对照井，坐标为：X=101.7566580，Y=23.5213790；2#监测井为污染扩散监测井，坐标为：X=101.7576048，Y=23.5229701；3#监测井为污染扩散监测井，坐标为：X=101.7559221，Y=23.5246274；4#监测井为污染监视监测点，坐标为：X=101.7580991，Y=23.5254449；5#监测井为污染监视监测点，坐标为：X=101.7542161，Y=23.5170573。
（2）监测因子
监测因子包括：pH、镍、铜、氰化物、砷、六价铬、铅等。
（3）监测频率
旱季、雨季各1次，全年共2次，事故情况下加密监测频次。
对监测结果留档保存。地下水监测必须由具有资质的监测单位实施，并且要严格按照国家地下水监测的相关技术规范进行，要保证监测的结果真实可信。
5.4日常管理及其他防范措施
①输送管线配专人巡查，确保各类设施有效运行，及时更换问题设备预防污染，发现问题及时解决；
②按规范设置监测井，对水质定期监测，发现地下水水质出现异常时，加大采样频率，并根据实际情况增加检测项目，同时及时上报当地环保部门及其他相关部门，采取应急措施，查出原因以便及时补救；
③在事故情况下，建议在泄漏区下游采取打截污井的方式减小污染，废水通过截污井抽取后回至项目高位水池或贫液池池后回用减小地下水污染。
5.5地下水环境影响小结
通过采取防止污染物下渗的措施，正常情况下项目产生的废水对地下水环境影响较小；非正常情况下，在短时间内不会造成区域地下水水质恶化，但随着时间的增加，废水下渗量不断增加，对地下水的影响范围也随之增加。本环评提出设置监测井，定时进行监测，一旦水质发生变化，立即检查防渗系统，进行及时补修，确保地下水污染降低到最小，因此项目防渗膜破裂，影响下游区域的可能性较小，如破裂通过及时监测、补救，可防止扩散。综合上述分析项目建设对地下水环境影响可接受。
6、土壤环境影响分析
6.1土壤评价等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将污染影响型建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地均为永久占地。
建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表4-19。
表4-19    污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。
表4-20   污染影响型评价工作等级划分表
	敏感程度
评价工作等级
占地规模
	I类
	II类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部第16号令）中的有关规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业-金属废料和碎屑加工处理421”。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1，行业类别为“环境和公共设施管理业-废旧资源加工、再生利用”，类别为Ⅲ类项目，占地面积为7891m2，占地为小型规模；项目周边1km范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等环境敏感点，因此，项目环境敏感程度为不敏感。结合表4-12，本项目可不进一步开展土壤环境评价，仅进行简单分析。
6.2土壤环境保护措施
（1）在运营过程中加强运输道路和堆场的洒水降尘工作，在干旱和大风季节增加洒水频率，减少各大气污染物飘散至周边土壤表面富集。
（2）严格按照本次环评提出的防渗措施要求进行建设，同时在日常运行过程中加强日常维护和巡检，确保项目区污废水均能得到有效的收集回用，不对外排放废水，减少因外排废水对周边土壤的污染程度。
（3）加强各固体废物的管理。尾渣由专门的运输车辆进行运输；危险废物暂存于现有危废暂存间，交由有资质的单位进行处置；禁止随意丢弃各固体废物。
6.3跟踪监测措施
为了及时准确掌握厂区及周边土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，项目拟建立覆盖全区的土壤环境长期监控系统，包括科学、合理地设置土壤污染监控点，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。
①跟踪监测点布置
依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018）的要求，结合项目区地质条件，项目共布设土壤监测点2处，具体如下。
表4-21    土壤环境监测计划一览表
	监测点位
	监测点位置
	样品类型
	监测频率
	监测因子

	1#监测点位
	厂区外上风向50m处
	表层样
	每5年开展一次监测
	pH、氰化物及GB36600-2018表1中45项因子

	2#监测点位
	厂区外下风向50m处
	表层样
	
	


②监测数据管理
上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向生态环境管理部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每年监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
③土壤环境质量信息公开计划
A、土壤环境跟踪监测报告
应以建设单位为项目跟踪监测的责任主体，进行项目营运期的土壤跟踪监测工作，并按照要求进行土壤跟踪监测报告的编制工作。
B、土壤环境跟踪监测信息公开
根据土壤导则要求，项目应制定土壤环境跟踪监测的信息公开计划，定期公开土壤环境质量现状，公布内容应包括建设项目特征因子的土壤环境监测值。
本次土壤环境跟踪监测信息公开计划的内容根据2015年1月1日施行《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）的相关要求及规定进行要求。并在排污许可证执行报告中提交土壤监测执行报告。
7、生态环境影响分析
项目位于元江县山川矿业有限责任公司选厂范围内，总占地面积为7891m2，项目建设不会改变相应区域的用地性质，同时本项目土地利用面积较小，项目建设对土地利用的影响较小；项目用地范围及周边的植被主要为稀疏低矮杂草、灌木，物种为云南分布很广，不属于保护植物，也没有狭域分布的植物，项目的建设对本区植物多样性的影响非常小；项目评价区范围内未发现国家、省级珍稀保护动物分布，项目所在地涉及的动物主要为小家鼠、家燕等，项目施工和运营期间的机械噪声会对周边的动物进行惊吓和驱赶，对动物会产生一定的影响，但动物均具备较强的活动能力，它们会通过主动迁移，到达其他适宜环境中生活，对评价区的动物影响有限。
综上所述，项目建设对周围生态环境的影响较小。
8、环境风险分析及防范措施
8.1环境风险调查
结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目重点关注的危险物质为废机油，本项目主要关注的危险物为油类物质。
8.2环境风险潜势初判
本项目涉及的风险物质主要为废机油。根据其成分，结合项目特点，项目对危险物质名称的按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: ]
根据建设单位了解，废机油最大存量为0.1t。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B《重点关注的危险物质及临界量》，油类物质临界量为2500t，Q值计算结果为0.00004<1，根据导则附录C.1.1条，本项目环境风险潜势直接根据Q值判定为I，环境风险评价简单分析即可。
8.3环境风险识别
（1）风险物质识别
本项目涉及的危险物质为废机油，环境风险评价重点为危险废物贮存库泄漏的环境风险以及对环境造成的影响。若危险废物贮存库发生泄漏，导致油类泄漏至场地周围，则会污染周围地表水环境、地下水环境及土壤环境。
表4-22   环境风险识别情况表
	序号
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	危险废物贮存库
	油类物质
	危险物质泄漏
	漫流、下渗
	厂区下游地表水环境、地下水和土壤环境


（2）生产设施风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），结合项目实际情况，辨识出项目存在环境风险的单元有废水输送管线。具体见表4-23。
表4-23  主要生产设施潜在危险性识别
	危险源
	潜在事故类型
	危害程度

	废水输送管线
	废水输送管线破裂发生泄漏，对地下水和地表水环境影响较大
	影响面较大


（3）风险类型、可能扩散途径及可能影响后果
本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要是废机油泄漏后流入地表水体、渗入地下水，对下游地表水、地下水、土壤环境造成影响。
（4）风险识别结果
项目风险识别结果见表4-24。
表4-24    项目风险识别结果表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	生产车间
	危险废物贮存库
	废机油
	泄漏
	地下水、地表水
	潜水含水层、马伏洞小河

	2
	废水输送管线
	生产废水泄漏
	/
	泄漏
	地下水、地表水
	潜水含水层、马伏洞小河


8.4环境风险分析
（1）废机油泄漏风险分析
废机油泄漏后，可能渗入土壤环境、地下水环境，从而对周边的土壤及地下水环境产生一定的影响。若遇到降雨天气，将会随着雨水进入马伏洞小河，造成河流水质中石油类升高。但一般情况下，废机油发生泄漏事故后油类物质泄漏于地表的数量有限，如果处理及时得当，则可有效地控制对周围环境的影响。
（2）废水输送管线泄漏风险分析
废水输送管线可能因为破损导致生产废水泄漏，当发生泄漏时，将会污染周边地表水、地下水和土壤。废水输送管线沿线土地利用类型主要为采矿用地，无其他敏感目标。
8.5环境风险事故防范措施
（1）废机油风险防范措施
①危险废物贮存库地面采取重点防渗，建议建设方案为：危险废物贮存库防渗层应达到等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s。
②废机油收集及送至贮存库由专职人员负责，废机油产生及处置须记录有台账，定时进行危险废物贮存库的检查巡视。
（2）废水输送管线泄漏风险防范措施
若管道破裂或堵塞造成污水外流，可能对管线周边水质造成影响。管道破裂一般是由于其他工程开挖或管线基础隐患等造成的，这类事故发生后，管线内废水外溢，其外溢量与管线的输送污水量、抢修进度等有关，一旦发生此类事故要立即关闭相应阀门并及时组织抢修，尽可能减少废水外溢量，减少对周围环境的影响。项目拟采取如下防治措施：
①要求管道要有足够的强度和一定耐腐蚀性能，并且使用年限要长。
②各中段矿井水收集点安装水表，矿井水处理站进、出口安装水表，定期汇总水量，核实是否存在管道跑滴漏。
③安排专人定期巡查，发现泄漏及时检修。
8.6风险应急措施
（1）须配备有应急桶、铲子、沙子等应急物资。发现废机油泄漏后先进行溢流的围堵，用沙子吸收溢出的液体，然后用铲子铲装含油沙至应急桶，妥善放置。尽快找出泄漏源并进行封堵处理，避免持续泄漏。
（2）进行油品回收处理过程中，事故处理人员应严格遵守油危废暂存间的规章制度，禁止使用产生明火、静电的设备设施。
（3）检查是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能发生危险的区域是否有隐患存在。
8.7小结
本项目存在一系列的环境风险，但项目严格执行国家有关环保、安全、卫生和劳动等方面的标准、规定，认真落实本报告提出的各项安全、环境风险防范对策措施，建立完善的安全环境保护管理机构和制度，按照本报告书有关环境风险防范的要求编制应急预案、企业严格履行环保“三同时”制度、确保运营过程中环保设施正常运行，生产过程中加强环境和安全管理，做好每日的巡检工作和记录，定期进行应急演练。在做好以上各项安全和环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险将降低到可接受的程度。
表4-25   建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	氰化渣及堆浸渣资源综合利用项目

	建设地点
	玉溪市元江县曼来镇旦弓村

	地理坐标
	东经101°45′13.585″；北纬23°30′59.961″

	主要危险物质及分布
	本项目涉及的危险物质为废机油，属于目录中“381、油类物质”，废机油暂存于公司危险废物贮存库内

	环境影响途径及危险后果
	废机油泄漏后，将会下渗污染所处区域的潜水含水层。若遇到降雨天气，将会随着雨水进入河流，可能造成马伏洞小河水质石油类因子升高

	风险防范措施要求
	规范设置危险废物贮存库，进行重点防渗，建议建设方案为：危险废物贮存库防渗层已达到等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2023）要求进行防渗。废机油产生及处置须记录有台账。应急措施须配备有应急桶、铲子、沙子等应急物资。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行。项目环境风险可防控，总体环境风险小。


9、电磁辐射影响分析
本项目不涉及电磁辐射。






[bookmark: _Toc15045][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	堆浸渣破碎、筛分粉尘
	颗粒物
	破碎车间下料口处设置引风口，通过风机抽风形成负压，从而达到破碎机收尘的效果；筛分车间于筛分机顶部设置集气罩进行收尘，破碎筛分粉尘经收集后进入布袋除尘器处理，最终经15m高的排气筒进行排放
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值

	
	装卸扬尘
	颗粒物
	采取在装卸点上方设置喷雾洒水降尘措施
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求

	
	运输扬尘
	颗粒物
	降低车辆行驶速度；配备1辆专用洒水车，旱季对进场道路定时洒水（每天至少2次），以保持路面的清洁程度减少产尘量
	

	
	原料临时堆场扬尘
	颗粒物
	原料临时堆场设置四面围挡（预留进、出口）及顶棚，同时采取洒水降尘措施
	

	地表水环境
	精矿浓缩溢流水、精矿压滤水、尾渣浓缩溢流水、尾渣压滤水
	SS、铜、铅、锌、砷、镉、汞、六价铬、镍、氰化物
	经循环水收集池收集沉淀处理后回用于生产，不外排
	不外排

	
	尾渣临时堆存渗滤液
	pH、铜、铅、锌、砷、镉、汞、六价铬、镍、氰化物
	尾渣经压滤机压滤至含水率为16%时几乎不会有渗滤液渗出，且项目尾渣临时堆场已设置集液沟和集液池，若尾渣在堆存过程中有渗滤液渗出后经集液沟进行收集进入集液池，经沉淀处理后输送至生产线进行循环利用，不外排
	

	
	场地初期雨水
	SS等
	经雨水收集池收集沉淀处理后用于生产，不外排
	

	
	尾矿库渗滤液
	SS、铜、铅、锌、砷、镉、汞、六价铬、镍、氰化物
	经调节池收集后采用回喷系统将水扬送至尾矿库每个平台上进行喷淋，保证尾矿库安全运行，不会出现尾渣渗滤液外排情况
	

	声环境
	生产设备
	Leq（dB（A））
	选用低噪声设备，采取厂房隔音、安装消声器、基础减震的措施的措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值

	固体废物
	（1）近期（尾矿库投入使用前）生产尾渣经压滤后输送至尾渣临时堆场进行堆存，待尾矿库投入使用后将尾渣临时堆场内的尾渣运输至尾矿库进行堆存；远期（尾矿库投入使用后）生产尾渣经压滤后运输至尾矿库进行堆存，禁止随意堆放；
（2）布袋除尘器收尘灰经收集后返回粉矿仓中作为生产原料使用；
（3）循环水收集池污泥经收集后返回生产线进行利用；
（4）废机油依托元江县山川矿业有限责任公司已建的危险废物贮存库进行暂存，委托有资质的单位进行清运处置；
（5）生活垃圾依托元江县山川矿业有限责任公司已建的生活垃圾桶收集后定期运至指定地点进行堆存处置；
（6）废包装桶经收集后由原供应商进行回收利用；废编织袋经收集后定期外售废品回收站。

	电磁辐射
	无

	土壤及地下水
污染防治措施
	（1）地下水污染防治措施
1）防渗措施
厂区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
①重点防渗区：原料堆场、浮选车间、循环水收集池、压滤脱水车间、尾矿临时转运场、浓密机、尾渣临时堆场进行重点防渗，其中浮选车间、循环水收集池、压滤脱水车间、尾矿临时转运场已采用复合土工膜进行防渗处理，复合土工膜上部覆盖混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。原料堆场现状未进行防渗处理，原料堆场和尾渣临时堆场后续采用复合土工膜进行防渗处理，复合土工膜上部覆盖混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，同时应注意防渗一次浇灌成型，避免产生接缝，防渗层内不得铺设管线。凡露出面层的管线、预埋套管等的处理，以及与墙、柱、基础等连接处隔离缝的处理应符合设计要求。
②一般防渗区：磨矿车间、原料堆场、精金矿仓、黄药仓库、黑药仓库和材料仓库进行一般防渗，已采用厚0.3m的粘土层进行压实防渗，上部覆盖混凝土，要求防渗层的防渗性能达到等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
③简单防渗：厂区道路进行简单防渗处理，已按常规工程进行设计和建设，场地进行一般地面硬化。
2）跟踪监测措施
元江县山川矿业有限责任公司已依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水跟踪监测原则，设立了五个跟踪监测井，包含背景值监测点、地下水环境影响跟踪监测井、污染扩散监测井等。其中1#监测井为对照井，坐标为：X=101.7566580，Y=23.5213790；2#监测井为污染扩散监测井，坐标为：X=101.7576048，Y=23.5229701；3#监测井为污染扩散监测井，坐标为：X=101.7559221，Y=23.5246274；4#监测井为污染监视监测点，坐标为：X=101.7580991，Y=23.5254449；5#监测井为污染监视监测点，坐标为：X=101.7542161，Y=23.5170573。
监测因子包括：pH、镍、铜、氰化物、砷、六价铬、铅等。
监测频率：旱季、雨季各1次，全年共2次，事故情况下加密监测频次。
（2）土壤环境污染防治措施
1）土壤防治措施
①在运营过程中加强运输道路和堆场的洒水降尘工作，在干旱和大风季节增加洒水频率，减少各大气污染物飘散至周边土壤表面富集。
②严格按照本次环评提出的防渗措施要求进行建设，同时在日常运行过程中加强日常维护和巡检，确保项目区污废水均能得到有效的收集回用，不对外排放废水，减少因外排废水对周边土壤的污染程度。
③加强各固体废物的管理。尾渣由专门的运输车辆进行运输；危险废物暂存于现有危废暂存间，交由有资质的单位进行处置；禁止随意丢弃各固体废物。
2）跟踪监测计划
依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018）的要求，结合项目区地质条件，项目共布设土壤监测点2处。
监测点位：厂区外上风向50m处、厂区外下风向50m处。
监测因子：pH、氰化物及GB36600-2018表1中45项因子。
监测频次：每5年开展一次监测。

	生态保护措施
	项目在现有采矿用地场地内进行建设，项目建设和运行对周边生态环境影响较小。

	环境风险防范措施
	（1）废机油风险防范措施
①危险废物贮存库地面采取重点防渗，建议建设方案为：危险废物贮存库防渗层应达到等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s。
②废机油收集及送至贮存库由专职人员负责，废机油产生及处置须记录有台账，定时进行危险废物贮存库的检查巡视。
（2）废水输送管线泄漏风险防范措施
若管道破裂或堵塞造成污水外流，可能对管线周边水质造成影响。管道破裂一般是由于其他工程开挖或管线基础隐患等造成的，这类事故发生后，管线内废水外溢，其外溢量与管线的输送污水量、抢修进度等有关，一旦发生此类事故要立即关闭相应阀门并及时组织抢修，尽可能减少废水外溢量，减少对周围环境的影响。项目拟采取如下防治措施：
①要求管道要有足够的强度和一定耐腐蚀性能，并且使用年限要长。
②各中段矿井水收集点安装水表，矿井水处理站进、出口安装水表，定期汇总水量，核实是否存在管道跑滴漏。
③安排专人定期巡查，发现泄漏及时检修。
（3）风险应急措施
①须配备有应急桶、铲子、沙子等应急物资。发现废机油泄漏后先进行溢流的围堵，用沙子吸收溢出的液体，然后用铲子铲装含油沙至应急桶，妥善放置。尽快找出泄漏源并进行封堵处理，避免持续泄漏。
②进行油品回收处理过程中，事故处理人员应严格遵守油危废暂存间的规章制度，禁止使用产生明火、静电的设备设施。
③检查是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能发生危险的区域是否有隐患存在。

	其他环境管理要求
	1、环境管理
1）环境管理内容
建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护工作经费，对施工期和营运期环境保护工作进行监督管理，并负责与政府环境主管部门联系和协调环境管理相关事宜。实施环境保护对策措施，为具体实施环境保护措施和采取某些补救措施提供依据和基本资料。
2）环境管理机构和职责
·环境管理机构
根据建设项目的实际情况，在建设施工阶段，建设单位应设专人负责环境保护事宜。项目投入运营后，环境管理机构由管理部门负责，对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。
·环境管理机构的职责
①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。
②制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。
③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。
④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。
⑤负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。
⑥负责对项目环保人员和其他人员进行环境保护教育，不断提高项目内人员的环境意识和环保人员的业务素质。
3）环境管理制度
建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：
①环境保护职责管理条例；
②污水、废气、固体废物排放管理制度；
③“三废”处理装置日常运行管理制度；
④排污情况报告制度；
⑤污染事故处理制度；
⑥环保教育制度。
4）环境管理计划
项目施工期的环境管理：
①施工期要制定健全的工程环境管理制度，保证项目环境工程质量，避免环境隐患的存在。
②对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位按工程设计要求进行施工，以减少施工过程对环境的影响。
③要求施工单位采用符合国家标准的施工器械及按规范施工，采取有效措施减少施工噪声对周围环境的影响。
④明确施工中废水排放的要求及职责，明确施工扬尘的抑制措施。
⑤项目施工完毕后，应全面检查施工现场的环境恢复状况。督促施工单位及时撤除占用场地，拆除临时设施，恢复因施工破坏的环境设施。
⑥按照环评所提分区防渗原则对项目厂区各区域进行防渗工程施工，并留下相关映像资料。
项目营运期环境管理：
①项目建成投产前，应对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。
②加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如排污管道、等设施是否正常运行，防止污水溢出污染项目内外环境。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。
③检查区域内环境，不允许在项目内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决。
④运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。
⑤配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。
⑥加强项目内绿化管理，维护好项目内的绿化体系，充分发挥绿化对项目环境和整个区域环境的调节作用。
2、环境监测计划
环境监测是指在营运期对主要污染对象进行的环境采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。
为对在环境影响评价过程中所识别、预测的不利影响进行跟踪监测，及时发现在环境影响评价过程中未预计到的实际发生的不利影响，同时为环境保护及污染物控制、和环境管理提供科学依据，同时根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017)，项目制定环境监测计划。本项目环境监测计划如表5-1所示。
表5-1    运营期监测计划表
	环境要素
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	环境空气
	破碎、筛分粉尘排放口（DA001）
	颗粒物
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值

	
	观测监测实时的风向，根据监测当时的风向在厂界上风向设置1个对照点，厂界下风向设1个监控点
	颗粒物
	每年监测一次，每次4个时段，分别为08:00，14:00，20:00，02:00时
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物排放限值要求

	噪声
	厂界东、南、西、北1m处各设1个监控点
	等效连续A声级
	每季度1次，每次监测2日，昼夜各一次
	工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

	地下水
	1#监测井、2#监测井、3#监测井、4#监测井、5#监测井
	pH、镍、铜、氰化物、砷、六价铬、铅等
	旱季、雨季各1次，全年共2次
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	土壤环境
	厂区外上风向50m处、厂区外下风向50m处
	pH、氰化物及GB36600-2018表1中45项因子
	每5年开展一次监测
	《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地中的筛选值及管制值


项目每次监测结束后，对监测资料进行分析，每年年底应对当年所有的监测数据资料进行整理和评价，审核后按档案规范编号存档，以备查询。
3、竣工环保验收
本项目环保措施应当与整合主体工程同时设计、同时施工和同时投产，环保设施按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，企业自行组织验收，同时提交竣工环境保护验收监测报告，本项目环境保护竣工验收见表5-2。
表5-2   项目竣工验收一览表
	序号
	项目
	处理措施
	处理对象
	处理效果

	1
	废气
	破碎筛分粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器进行处理后经15m高的排气筒进行排放
	破碎筛分粉尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值

	
	
	原料临时堆场设置四面围挡（预留进、出口）及顶棚，同时采取洒水降尘措施
	原料临时堆场扬尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求

	
	
	采用洒水车洒水措施
	运输扬尘
	

	
	
	采取在装卸点上方设置喷雾洒水降尘措施
	装卸扬尘
	

	2
	废水
	精矿浓缩溢流水、精矿压滤水、尾渣浓缩溢流水、尾渣压滤水经循环水收集池收集沉淀处理后回用于生产，不外排，循环水收集池容积为200m3
	经处理后回用于生产，不外排

	
	
	各原有堆浸场下方各设置一个容积为5m3的淋滤水收集池，各堆浸场淋滤水经收集后回用于堆浸场工作面洒水降尘。
	经处理后回用，不外排

	3
	噪声
	厂房隔声、基础减震、安装消声器等
	产噪设备
	厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值

	4
	固废
	项目新建一个占地面积为1891m2的尾渣临时堆场，尾渣临时堆场设置顶棚和挡墙，底部和挡墙进行防渗处理，设置长度为60m的集水沟和一个容积为18m3的集水池
	近期（尾矿库使用前）产生的尾渣输送至尾渣临时堆场进行堆存，尾矿库投入使用后将尾渣临时堆场内暂存的尾渣运至尾矿库进行堆存；远期尾矿库投入使用后运输至尾矿库进行堆存

	5
	地下水
	厂区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
①重点防渗区：浮选车间、循环水收集池、高位水池、压滤脱水车间、尾矿临时转运场进行重点防渗，已采用复合土工膜进行防渗处理，复合土工膜上部覆盖混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。原料堆场现状未进行防渗处理，原料堆场和尾渣临时堆场后续采用复合土工膜进行防渗处理，复合土工膜上部覆盖混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，同时应注意防渗一次浇灌成型，避免产生接缝，防渗层内不得铺设管线。凡露出面层的管线、预埋套管等的处理，以及与墙、柱、基础等连接处隔离缝的处理应符合设计要求。
②一般防渗区：磨矿车间、原料堆场、精金矿仓进行一般防渗，已采用厚0.3m的粘土层进行压实防渗，上部覆盖混凝土，要求防渗层的防渗性能达到等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，同时应注意防渗一次浇灌成型，避免产生接缝，抗渗混凝土层内不得铺设管线。凡露出面层的管线、预埋套管等的处理，以及与墙、柱、基础等连接处隔离缝的处理应符合设计要求。
③简单防渗：厂区道路进行简单防渗处理，已按常规工程进行设计和建设，场地进行一般地面硬化

	5
	环境风险
	对突发环境事件应急预案进行修编，报玉溪市生态环境局元江分局进行备案，并检查风险应急预案中是否满足环保要求的相关措施


4、排污口规范
（1）废气排放口
建设单位需按《排污口设置及规范化整治管理办法》要求进行废气排污口规范化设计。排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。
（2）废水排放口
本项目不涉及生产废水、生活污水排放口。
（3）噪声源
按有关规定对噪声源进行治理，并在外界声环境影响最大处设置标志牌。
（4）固体废弃物暂存场所
一般工业固体废物、危废等应设置专用暂存场所，采取污染防治措施。
（5）设置标志牌
项目废气均为一般排放口，应设置提示标志牌。规范化排污口的有关设置属环保设施，建设单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。排污口规范化标识见下表。
表5-3    排污口规范化标识
	名称
	提示图形符号
	名称
	提示图形符号

	废气排放口
	[image: ]
	一般固体废物
	[image: ]

	名称
	提示图形符号
	名称
	提示图形符号

	噪声排放源
	[image: ]
	危险废物贮存库
	[image: ]


5、信息公开制度
[bookmark: _Toc481870600]根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：
[bookmark: _Toc481870601]（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
[bookmark: _Toc481870602]（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
[bookmark: _Toc481870603]（3）防治污染设施的建设和运行情况；
[bookmark: _Toc481870604]（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
[bookmark: _Toc481870605]（5）突发环境事件应急预案。
根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：
项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 
建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。
6、排污单位环境管理台账
（1）环保管理台账一般要求 
项目运行后应按取得的排污许可证载明的要求规范记录环境管理台账，需记录的内容包括生产设施及污染防治设施的运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等内容。同时应按要求开展自行监测，按时提交执行报告。 
（2）固体废弃物处置管理台账要求 
①公司必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定，向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提供生产废石的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料； 
②公司必须按照国家有关规定制定废机油管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物（废机油）的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料； 
③危险废物（废机油）管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案； 
④危险废物贮存库应做好相关记录，注明废机油的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废机油出库时间及接收单位名称；相关记录应在废机油回收后继续保留3年； 
⑤废机油外运必须按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单。
7、历史遗留堆浸场的复垦
N1堆场、N3堆场、N4堆场、N5堆场、N6堆场、N7堆场、N11堆场、N12堆场、N14堆场的历史堆浸渣和原有项目氰化渣临时堆场清运完成后，应开展场地复垦、生态环境保护与恢复治理。对清理后的各堆浸场进行覆土，覆土厚度为30cm，种植乔、灌、草，栽植乔木株行距为2m×3m，造林密度为1667株/ hm2；栽植灌木株行距为2m×2m，造林密度为2500株/ hm2；种植旱冬瓜、含笑等，播撒草籽。对堆浸场边坡进行处理，边坡播撒草籽，种植爬山虎和葛藤等。






















[bookmark: _Toc13256]
六、结论
	项目符合国家相关产业政策；选址符合规划，不涉及自然保护区、饮用水源保护区、生态红线、基本农田等环境敏感区域，平面布局较合理，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的控制要求。
建设单位在严格按照环评提出的要求，切实落实相应的污染防治对策及生态保护措施，严格执行建设项目竣工环境保护验收，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行的基础上，可做到噪声和废气达标排放；固体废弃物100%合理处置，项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响，项目的建设与周围环境是相容的。
经营单位需在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，可减缓项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。从环境保护角度，项目建设是可行的。

























[bookmark: _Toc27]附表
[bookmark: _Toc31871]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物（t/a）
	/
	/
	/
	13.0078
	/
	/
	/

	
	二氧化硫（t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物（t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	生活污水（m3/a）
	/
	/
	/
	0
	/
	/
	/

	
	生产废水（m3/a）
	/
	/
	/
	0
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	浮选尾渣（t/a）
	/
	/
	/
	127980
	/
	/
	/

	
	布袋除尘器除尘灰（t/a）
	/
	/
	/
	62.27
	/
	/
	/

	
	循环水收集池污泥（t/a）
	/
	/
	/
	60
	/
	/
	/

	
	废包装材料（t/a）
	/
	/
	/
	0.4
	/
	/
	/

	危险废物
	废机油（t/a）
	/
	/
	/
	0.1
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）
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