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[bookmark: _Toc25634]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新建年产3000吨铁丝生产线项目

	项目代码
	2603-530423-04-01-705550

	建设单位
联系人
	纳立庚
	联系方式
	13988400144

	建设地点
	[bookmark: OLE_LINK68]通海县纳古镇忠爱大街朱山坡脚

	地理坐标
	（ 102 度 44 分29.4922 秒， 24 度 11 分34.3944 秒）

	国民经济
行业类别
	[bookmark: OLE_LINK74]C3340金属丝绳及其制品制造
	建设项目
行业类别
	66、金属丝绳及其制品制造

	建设性质
	新建（迁建）
改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	通海县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	150
	环保投资（万元）
	24.1

	环保投资占比（%）
	16.07
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	1200

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，专项设置原则及本项目专项设置情况如下：
表1-1 专项设置原则及本项目专项设置情况一览表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	本项目是否设置专项

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目排放的废气主要为颗粒物，不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目拉丝机冷却水循环使用不外排，不涉及新增工业废水直接外排。
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质主要为废机油、润滑油，项目贮存量未超过临界值。
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	项目不涉及。
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	项目不涉及。
	否

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。


无

	规划情况
	[bookmark: OLE_LINK11]（一）规划名称：《通海县国土空间总体规划（2021-2035年）》
审批机关：玉溪市人民政府
（二）规划名称：《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划(1单元)》
审批机关：通海县人民政府
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK19]（三）规划名称：《杞麓湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021-2035 年）》
审批机关：玉溪市人民政府

	规划环境影响评价情况
	无。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（一）与《通海县国土空间总体规划（2021—2035年）》规划符合性分析
根据《通海县国土空间总体规划（2021—2035年）》，规划范围为通海县行政辖区内的全部国土空间。《规划》包括县域及中心城区两个层次。县域为通海县全部行政辖区范围，包括秀山街道、九龙街道、杨广镇、四街镇、河西镇、纳古镇、里山彝族乡、高大傣族彝族乡、兴蒙蒙古族乡。中心城区包括秀山街道城镇集中建设区、里山产业园区（城镇开发边界内的区域）、九龙街道集镇及火车站片区等区域，面积为32.63 平方公里。
规划要求以“三区三线”划定成果为基础，统筹划定工业用地红线。新建工业项目不得在工业用地红线外选址，近期重点工业项目应在工业用地保障线内选址，依托资源或有邻避要求的单独选址工业项目，允许在工业用地拓展线内选址。严控工业用地红线外的现状工业项目原址重建或改扩建，逐步引导向工业用地红线内集聚。
[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK71]本项目位于通海县纳古镇忠爱大街朱山坡脚，项目用地属于二类工业用地。根据2026年9月29日通海县自然资源局出具的《通海县三区三线数据查询结果》，本项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界；根据2026年7月21日玉溪市生态环境局通海分局出具的《通海县纳古镇保航拉丝厂生态环境分区管控查询结果》，项目涉及通海县农业农村面源污染重点管控单元、通海县乡镇生活污染重点管控单元。经对照分析，项目符合所在地生态环境分区管控中与本项目有关的相关要求。根据2026年8月3日通海县纳古镇人民政府出具的《关于通海县纳古镇保航拉丝厂的选址意见》，项目符合《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划(1单元)》，同意该项目选址。
因此，项目符合《通海县国土空间总体规划（2021—2035年）》。
（二）与《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划(1单元)》规划符合性分析
《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划（1单元）》规划范围与已批复的《通海县国土空间总体规划（2021-2035年）》划定的城镇单元“纳古-1单元”（单元编号：530423106010005）范围完全一致，具体边界为：北至在建弥楚高速与G245国道交汇处，南至杞麓湖西岸，西至狮子山脚，东接四街镇小嘴子、螺蛳山，总面积235.0265公顷，其中225.1713公顷在纳古镇行政区范围内，另外9.8552公顷在四街镇行政区范围内。
该详细规划明确了纳古镇集镇区的总体发展定位，即打造绿色发展生活功能区、湖滨文商旅小镇、智慧轻工产业集群。围绕这一定位，规划提出三大发展方向：一是完善教育、医疗、商业等公共服务配套，构建便捷舒适的生活圈，打造高品质居住与商业融合区；二是依托纳古镇山水自然格局，挖掘当地民族风貌特色，提升集镇区整体形象与知名度，打造滨湖特色文商旅小镇；三是以民族特色美食产业为主导，延伸发展创意创新类配套产业，培育形成具有地域特色的智慧轻工产业集群。
在空间布局上，规划构建了“一轴两翼、三心一环、四片多点”的国土空间功能结构。“一轴”为山城湖活力发展轴，东西贯通整个集镇区，串联“山、城、湖”；“两翼”以创新路、海埂路为主要轴线，形成联动发展轴、海埂休憩轴；“三心”为纳古集镇区发展的三个核心节点，分别为综合服务中心、门户展示核心、全民健身中心；“一环”即将五个片区重要节点串联成集镇区融合发展环；“四片”则是整个单元由四个片区组成，分别为活力宜居生活区、北部绿色产业区、智慧轻工产业区、滨湖休闲体验区；“多点”为集镇区范围内其他重要节点。
根据《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划(1单元)》国土空间结构和用地布局图，本项目选址位于“四片”中的北部绿色产业区。北部绿色产业区主要整合原纳古镇北部工业片区的轻工产业，规划为发展建筑钢材加工、传统五金加工等轻工业为主的片区。本项目主要生产黑铁丝，符合片区规划。
根据《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划(1单元)》用地布局规划图，项目区用地规划为工业用地，本项目属于工业企业，符合片区用地规划。
因此，项目符合《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划(1单元)》。
（三）项目与《杞麓湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021-2035 年）》符合性分析
[bookmark: OLE_LINK21]《杞麓湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021-2035 年）》范围覆盖杞麓湖流域全域，规划期限为 2021~2035 年，以生态保护优先、系统综合治理、国土空间集约管控为原则，紧扣湖泊革命治理要求。规划严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，优化流域生态、农业、城镇三大空间格局，构建“一湖一屏、一心一片、三轴四点”总体布局与流域生态安全格局。按湖泊核心保护区、入湖河道管控区、环湖生态屏障区、农业绿色发展区、城镇集约发展区实行分区管控，重点开展湿地修复、入湖河道整治、环湖截污、农业面源污染治理、水土保持及矿山生态修复等工程。严格管控岸线开发与产业准入，优化城镇、农业、文旅及特色农业空间布局，保护历史文化与湖城风貌；同步完善水资源调配、污水垃圾处理、交通等基础设施，建立空间管控、生态补偿、动态监测与执法监管长效机制。近期实现水质脱劣企稳、污染负荷有效削减，远期力争湖体水质稳步提升，推动流域生态环境持续改善、国土空间科学高效利用、生态保护与绿色协调可持续发展。
本项目选址于通海县纳古镇，地处杞麓湖流域绿色发展区范围内，不在生态保护核心区、生态保护缓冲区及湖滨带内，远离湖泊及入湖河流敏感区域，完全契合“两线三区”分级管控要求，规避了生态保护核心区、缓冲区的开发禁令，项目用地为二类工业用地，符合《杞麓湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021-2035 年）》及城镇开发边界管控要求，不占用永久基本农田、林地、生态保护红线，项目租用已有厂房进行改造建设，不新增建设用地，与规划不冲突。

	其他符合性分析
	（一）建设项目与所在地生态环境分区管控符合性分析
[bookmark: OLE_LINK72]2024年6月7日玉溪市生态环境局发布了《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》（玉市环〔2024〕40号），2026年1月6日玉溪市生态环境局发布了《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（通海县）》。
根据《通海县纳古镇保航拉丝厂生态环境分区管控查询结果》，本项目涉及通海县乡镇生活污染重点管控单元、通海县农业农村面源污染重点管控单元，经对照分析，项目符合所在地生态环境分区管控中与本项目有关的相关要求。项目与其符合性分析详见下表1-2。
表1-2 项目与所在地生态环境分区管控符合性分析一览表
	1、玉溪市生态环境管控总体要求

	管控领域
	管控要求
	项目情况
	符合情况

	空间布局约束
	1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。
	本项目C3340金属丝绳及其制品制造。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为允许类。项目建设符合国家相关产业政策。
本项目不涉及高耗能、高排放、低水平项目，不涉及钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换，不涉及新增电解铝和工业硅产能。
	符合

	
	2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。
	本项目位于杞麓湖绿色发展区，不涉及《云南省杞麓湖保护条例》中绿色发展区规定的禁止行为。本项目不属于落后和过剩产能，不属于城市建成区重污染企业。
	符合

	
	3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
	本项目属于C3340金属丝绳及其制品制造。不涉及新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。不涉及国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。不涉及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。不涉及“两高”项目。
	符合

	
	4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。
	项目位于杞麓湖绿色发展区，不属于生态保护核心区、缓冲区。项目为黑铁丝加工，拉丝冷却水循环使用不外排；生活污水，经化粪池预处理后槽罐车转运不外排入湖；能源全部用电，不属于高耗水、高耗能项目；废气、固废、噪声配套完善治理措施，污染物可控，不破坏生态及自然景观，不属于禁止建设项目，符合管控要求。
	符合

	
	5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
	本项目为黑铁丝加工项目，无化石燃料燃烧，能源以区域清洁电力为主，不属于 “两高” 项目。项目通过选用节能设备、固废资源化回收等措施降低能耗与碳排放增量，统筹协调发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场关系，落实云南省碳达峰碳中和相关要求，符合生态优先、绿色低碳高质量发展路径。
	符合

	污染物排放管控
	1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
	本项目为黑铁丝加工项目，不属于强制性清洁生产审核重点行业。项目采用机械冷拔工艺，不涉及酸洗、镀锌等重污染工序，生产固废资源化回收利用，从源头减少污染物产生。项目主动落实清洁生产理念，工艺装备、资源利用及污染控制符合相关要求。
	符合

	
	2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。
	项目拉丝机冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理后，由罐车运至纳古镇污水处理站处理，无废水直接排入杞麓湖流域地表水体，不新增入湖、入河污染物排放。
	符合

	
	3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。
	依据玉溪市生态环境局通海分局查询回函，项目地块不涉及已划定的饮用水水源地保护区。项目拉丝机冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理后槽罐车转运处置，危险废物落实防渗管控，不存在水源地保护区内污染源，不会威胁饮水安全，符合管控要求。
	符合

	
	4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。
	本项目为黑铁丝加工项目，不属于石化、化工、工业涂装等 VOCs 重点源。废气为拉丝粉尘，产生量极少。
	符合

	
	5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。
	本项目不涉及。
	/

	
	6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
	本项目用地为工业用地，不涉及农用地及农作物种植，不涉及受污染耕地安全利用相关工作。项目利用现有厂房建设，地块未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录；固废、危废暂存区域落实防渗措施，防范土壤污染，符合土壤管控相关要求。
	符合

	
	7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。
	项目践行“无废城市” 建设，建立工业固废全过程防治责任制度及管理台账；一般固废暂存后外售综合利用；全部危险废物分类暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置。项目属于黑铁丝制造，无重金属污染物排放，不涉及重金属减量替代及削减指标，符合管控要求。
	符合

	
	8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。
	本项目废气为拉丝粉尘，产生量极少，颗粒物排放贡献小；拉丝机冷却水循环使用不外排，生活污水槽罐转运不外排，不新增地表水体污染物，项目不阻碍区域大气、地表水环境质量目标实现，符合管控要求。
	符合

	环境风险防控
	1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
	项目服从滇中城市群联防联控管理，废气颗粒物产生量极少；无工艺废水，不产生跨界水体污染风险；区域启动重污染天气应急时，企业将落实相应应急管控措施，配合区域应急联动，符合管控要求。
	符合

	
	2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
	项目不属于化工园区、涉重金属及涉铊重点排查企业；产生的危废规范暂存，委托资质单位处置，场外运输由处置单位落实运输监管；企业编制应急预案并配合地方应急管理，符合管控要求。
	符合

	资源开发利用效率
	1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。
	项目利用现有厂房，不新征土地、不开采矿产资源；选用节能设备控制电能消耗，仅少量办公生活用水，落实降低资源消耗强度要求，服从区域约束性指标管理，符合管控要求。
	符合

	
	2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。
	项目用水主要为自来水，不涉及自行取水，且项目用水仅为职工生活用水，用水量低。
	符合

	
	3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。
	项目利用现有工业厂房，不占用耕地，不涉及耕地占补平衡，不触碰耕地保护红线，落实节约用地要求，符合管控要求。
	符合

	
	4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。
	项目全部使用电能，选用节能设备，能耗及碳排放增量小，不阻碍市级能耗、碳排放下降考核指标完成，符合管控要求。
	符合

	
	5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。
	本项目使用电能，不涉及使用高污染燃料。
	符合

	
	6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
	本项目不涉及。
	/

	2、通海县生态环境准入清单（通海县乡镇生活污染重点管控单元）

	管控领域
	管控要求
	项目情况
	符合情况

	空间布局约束
	1.河西镇根据《河西历史文化名镇保护规划》进行保护。纳古镇严格执行《云南省杞麓湖保护条例》要求。
	本项目位于杞麓湖绿色发展区，已取得杞麓湖管理局选址意见，项目符合《云南省杞麓湖保护条例》要求。
	符合

	
	2.优化产业空间布局，对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案，促进企业向园区集中，产业向园区集聚，资源集约利用。
	项目属于C3340金属丝绳及其制品制造，用地性质为二类工业用地，符合《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划（1单元）》，已取得乡镇及杞麓湖管理局意见；符合产业空间布局。
	符合

	污染物排放管控
	1.临杞麓湖区域严格落实禁养、限养措施，退出高耗水、耗肥、耗药作物，实施农业高效节水减排工程，重点发展优质水稻、豆类、烤烟、油菜、离地花卉、莲藕等种植，注重生态复绿与休耕，发展休闲观光农业。
	本项目不涉及。
	/

	
	2.向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准。 
	项目拉丝机冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理后，由罐车运至纳古镇污水处理站处理。
	符合

	
	3.加强城镇生活污水收集处理设施建设和提标改造，城镇驻地逐步实现雨污分流。  
	本项目不涉及。
	/

	
	4.大力推进生活垃圾分类回收利用，建立分类投放、收集、运输、处理的生活垃圾收运处理系统。
	项目厂区设置分类收集容器，生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处置，接入地方生活垃圾处理系统，符合管控要求。
	符合

	3、通海县生态环境准入清单（通海县农业农村面源污染重点管控单元）

	管控领域
	管控要求
	项目情况
	符合情况

	空间布局约束
	1.杞麓湖流域内开发建设活动必须严格遵守《云南省杞麓湖保护条例》要求。
2.严禁以任何形式围垦河湖、违法占用河湖水域，严格实施杞麓湖“四退三还”。
3.严格执行杞麓湖流域内畜禽养殖禁养限养规定。
4.调整种植结构，推进水旱轮作，压缩蔬菜种植面积。
	1.项目建设不违背《云南省杞麓湖保护条例》规定的要求。
2.3.4.本项目不涉及。
	符合

	污染物排放管控
	1.在杞麓湖实施退地减水，从源头控制农业面源入湖污染负荷。
2.加强农村人居环境整治，垃圾及生活污水治理水平稳步提升，完成非正规垃圾堆放点整治，到2025年，农村生活污水治理率达95.71%。
3.严禁未经处理或处理后未达标的农田尾水、养殖废水直接排入河道。严格执行禁养区制度，合理确定限养区内养殖总量。完善粪污资源化利用设施设备建设，实现粪污无害化处理，至2025年，畜禽粪便资源化利用率达到90%及以上。
4.不使用含磷洗涤用品，减少化肥农药施用量，主要农作物化肥农药使用量实现负增长，2025化肥施用量年比2020年减少10%以上。
	1.2.3.4本项目不涉及。
	/

	环境风险防控
	1.建立杞麓湖蓝藻水华和底泥防控体系。
2.禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。
3.农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止土壤、地下水和农产品污染。
4.实施农作物秸秆资源化利用，严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。
5.禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品，开展农用地土壤污染防治宣传和技术培训活动，扶持农业生产专业化服务，指导农业生产者合理使用农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品，控制农药、兽药、化肥等的使用量。
6.增强废弃菜叶应急处置能力，防止废弃菜叶资源化工程二次污染。
	2. 本项目拉丝机冷却水循环使用不外排；项目生活污水经化粪池预处理后，由罐车运至纳古镇污水处理站处理。
1.3.4.5.6本项目不涉及。
	符合

	资源开发效率要求
	1.严控农业杞麓湖取水量，截留后的雨水经适度处理后通过水资源的循环利用于农田灌溉，农田灌溉水有效利用系数达到0.52以上。
2.畜禽粪污综合利用率达到90%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%。
3.利用沤肥池，加强废弃菜叶资源化利用。
	1.2.3本项目不涉及
	/


经对照分析，项目符合所在地生态环境分区管控中与本项目有关的相关要求。
（二）建设项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析
1、与《中华人民共和国生态环境法典》的符合性分析
《中华人民共和国生态环境法典》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会第四次会议于2026年3月12日通过，现予公布，自2026年8月15日起施行。本项目与其符合性分析如下：
表1-3   与《中华人民共和国生态环境法典》的符合性分析
	序号
	条例内容
	本项目内容
	符合性

	1
	污染防治
	第一分编 通则

	第一百五十条 排放污染物的单位和个人，应当采取有效措施，防治在生产、生活和其他活动中产生的大气污染、水污染、海洋污染、土壤污染、固体废物污染、噪声污染、放射性污染，以及化学物质污染、电磁辐射污染、光污染等环境污染。
	项目仅有极少的拔丝粉尘；项目生活污水经化粪池预处理后，采用罐车运至纳古镇污水处理站处理；项目噪声采取基础减振、厂房隔声、对空气动力性噪声设备安装消声器、合理布局等措施；项目一般固废经收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。危险废物分类收集暂存于危废贮存库，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。
	符合

	2
	
	
	第一百五十一条 排放污染物，应当符合污染物排放标准、重点污染物排放总量控制指标、排污许可管理和有关法律、法规、规章的要求。
	项目排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放浓度限值；生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值后由槽罐车运至纳古镇污水处理站处理；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。
	符合

	3
	
	
	第一百六十四条 禁止通过暗管、渗井、渗坑、灌注、裂隙、溶洞、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式排放污染物。
禁止向江河湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物和其他污染物。
	项目不涉及利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的行为。
	符合

	4
	
	第二分编 大气污染防治
	第一百八十九条 防治大气污染，应当以改善大气环境质量为目标，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构、交通运输结构。
防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、非道路移动机械、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。
	项目仅有少量拔丝粉尘，通过厂房封闭，减轻粉尘外排。
	符合

	5
	
	
	第二百一十一条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
	项目不属于钢铁、建材、有色金属、石油、化工项目，项目仅有少量拔丝粉尘，通过厂房封闭，减轻粉尘外排。
	符合

	6
	
	
	第二百一十四条 生产、使用含挥发性有机物的原辅材料和产品，应当按照国家规定，在密闭空间、设备中进行并安装、使用污染防治设施，或者采取有效措施减少废气排放。
	项目不涉及生产、使用含挥发性有机物的原辅材料和产品。
	符合

	7
	
	
	第二百一十七条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采企业和其他工业生产企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。
工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
	项目不属于钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采企业，项目仅有少量拔丝粉尘，通过厂房封闭，减轻粉尘外排。
	符合

	8
	
	
	第二百四十条 建设单位应当将扬尘污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。
从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位，应当报负有扬尘污染防治监督管理职责的部门备案。
施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。工程渣土等建筑垃圾、建筑土方应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土等建筑垃圾应当进行资源化处理。
施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、监督管理部门等信息。
暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。
	租赁已建厂房实施项目建设，不开展主体建（构）筑物土建施工，少量的施工扬尘通过洒水降尘等措施，扬尘排放量很小。
建筑垃圾运至通海县城建部门指定的建筑垃圾堆放场进行堆放，禁止随意倾倒；生活垃圾经垃圾桶统一收集后委托环卫部门进行清运处置。
施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、监督管理部门等信息。
	符合

	9
	
	第三分编 水污染防治
	第二百七十九条 禁止向水体排放油类、酸液、碱液、剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆和容器。
禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。
	项目生活污水，经化粪池处理后利用槽罐车转运至纳古镇污水处理站处理。
	符合

	10
	
	
	第二百八十二条 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。
禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。
存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。
	本环评要求后续企业禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。
	符合

	11
	
	
	第二百八十六条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
	项目所在地不属于泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。
	符合

	12
	
	
	第二百九十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，防止渗漏、流失，不得稀释排放。
工业园区等区域应当配套建设相应的污水集中处理设施，按照规定安装自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。
向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后，方可排放。
	项目生活污水，经化粪池处理后利用槽罐车转运至纳古镇污水处理站处理。
	符合

	13
	
	第五分编 土壤污染防治
	第四百一十二条 生产、贮存、运输、使用、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。
	本项目进行黑铁丝制造，不属于生产、贮存、运输、使用、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人。
	符合

	14
	
	
	第四百二十二条 禁止向耕地、林地、草地等农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
	严格按此要求执行。
	符合

	15
	
	第六分编 固体废物污染防治
	第四百六十六条 固体废物污染防治坚持减量化、资源化和无害化的原则，加强产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程管控。
	项目一般固废暂存后外售综合利用；全部危险废物分类暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置。
	符合

	16
	
	
	第四百六十七条 国家采取有效措施加强固体废物综合治理，推进城乡固体废物源头减量和资源化充分利用，最大限度降低固体废物填埋量。
任何单位和个人都应当采取有效措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。
	项目一般固废暂存后外售综合利用；全部危险废物分类暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置。
	符合

	17
	
	
	第四百六十八条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取有效措施，防止或者减少固体废物污染，对所造成的污染依法承担责任。
贮存固体废物，是指将固体废物临时置于特定设施或者场所中的活动。
利用固体废物，是指将固体废物直接作为替代原材料或者燃料使用、从固体废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动。
处置固体废物，是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险成分的活动，或者将固体废物最终置于符合生态环境保护规定要求的填埋场的活动。
	项目设置专门的一般固废暂存间和危废贮存库，产生固废分类暂存，严格管理。
	符合

	18
	
	
	第四百七十五条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧固体废物。
	本项目属于产生固体废物的单位，采取了防扬散、防流失、防渗漏的措施。
	符合

	19
	
	
	第四百八十九条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染的措施。
禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	本项目产生的工业固体废物分类收集，生活垃圾与工业固体废物分类处置。采取了收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。
	符合

	20
	
	
	第四百九十条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照法律法规规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。
	项目委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
	符合

	21
	
	
	第四百九十一条 实行排污许可管理的产生工业固体废物的单位的排污许可证中应当记载工业固体废物的贮存、利用、处置要求等信息。
	项目建成后将及时办理排污许可相关手续，并执行相关的排污许可管理制度。
	符合

	22
	
	
	第四百九十二条 产生工业固体废物的单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施。
	本报告要求企业应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施。
	符合

	23
	
	
	第五百零六条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。
任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧生活垃圾。
机关、事业单位等应当在生活垃圾分类工作中起示范带头作用。
已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。
	项目生活垃圾经垃圾箱收集后委托环卫部门进行清运处置。
	符合

	24
	
	
	第五百三十一条 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。
	企业危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所应严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置识别标志。
	符合

	25
	
	
	第五百三十二条 产生危险废物的单位，应当按照国家规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。
	公司应当按照国家规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。
	符合

	26
	
	
	第五百三十三条 产生危险废物的单位，应当按照国家规定和生态环境保护标准的要求贮存、利用、处置危险废物。
任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧危险废物。
	企业危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并按要求委托有资质的单位进行处置，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧危险废物。
	符合

	27
	
	第七分编 噪声污染防治
	第五百六十五条 工业企业选址应当符合国土空间规划以及相关规划要求，县级以上地方人民政府应当按照规划要求优化工业企业布局，防止工业噪声污染。
	项目选址符合通海县国土空间规划及相关规划。
	符合

	28
	
	
	第五百六十六条 在噪声敏感建筑物集中区域，禁止新建排放噪声的工业企业，改建、扩建工业企业的，应当采取有效措施防止工业噪声污染。
	项目所在区域不属于噪声敏感建筑物集中区域，且根据预测项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
	符合

	29
	
	
	第五百六十七条 排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声。
	根据预测，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
	符合

	30
	
	
	第五百六十九条 建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。
施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。
	施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。
	符合

	31
	
	
	第五百七十条 在噪声敏感建筑物集中区域施工作业或者因施工作业可能造成严重污染的，应当优先使用低噪声施工工艺和设备。
	企业应使用低噪声施工工艺和设备。
	符合


根据上表的分析可以看出，本项目符合《中华人民共和国生态环境法典》中的相关要求。
2、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）（试行，2022年版）》符合性分析
表1-4 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）（试行，2022年版）》符合性分析
	序号
	相关规定
	本项目
	符合性

	1
	禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
	本项目不属于码头及过长江通道项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、 挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
	本项目用地不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。
	符合

	3
	禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、 腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
	本项目用地不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。
	符合

	4
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目， 以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新 建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目用地不涉及饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围。
	符合

	5
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征 收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采 矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的 投资建设项目。
	本项目用地不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围。
	符合

	6
	禁止违法利用、 占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目用地不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，同时不涉及占用金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区。
	符合

	7
	禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
	本项目用地不涉及金沙江干流、长江一级支流范围内。
	符合

	8
	禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
	本项目用地不涉及金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域内，不涉及捕捞。
	符合

	9
	禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目用地不涉及金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内。
	符合

	10
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
	符合

	11
	禁止新建、 扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
	本项目不涉及。
	/

	12
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
	本项目不属于明令禁止的落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于不符合要求的高耗能、高排放项目，不属于高毒高残留以及对环境影响大的项目。
	符合


综上，本项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中相关要求。
[bookmark: OLE_LINK16]3、与《云南省杞麓湖保护条例》（2024年1月1日起施行）符合性分析
根据《云南省杞麓湖保护条例》（2024年1月1日起施行），本项目属于杞麓湖径流区，涉及杞麓湖绿色发展区，本项目与《云南省杞麓湖保护条例》规定的保护区禁止行为符合性详见下表。
表 1-5	与《云南省杞麓湖保护条例》符合性分析一览表
	云南省杞麓湖保护条例
	项目情况
	符合情况

	绿色发展区

	第二十四条　绿色发展区应当科学确定人口和城镇建设规模，严格管控建设用地总规模。加快产业结构调整，淘汰落后产能，逐步退出高污染、高耗水、高耗能项目。
	本项目租赁现有厂房进行建设，无新增建设用地。本项目不属于淘汰落后产能，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。
	符合

	第二十五条　绿色发展区禁止下列行为：
	/
	/

	（一）新建、改建、扩建严重污染环境、破坏生态平衡和自然景观的项目；
	本项不属于严重污染环境、破坏生态平衡和自然景观的项目。
	符合

	（二）开山、采石、挖砂、取土、毁林、毁草、挖树根等；
	本项目不涉及。
	/

	（三）采矿、选矿；
	本项目不涉及。
	/

	（四）侵占河堤、护岸，损毁或者擅自移动防汛、水文、水利、科研、气象、测量、环境监测、杞麓湖保护相关标牌、环卫等设施；
	本项目不涉及。
	/

	（五）向入湖河道、沟渠、城镇排水管网排放超过国家、地方水污染排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标的水污染物；
	项目生活污水经化粪池预处理后，采用罐车运至纳古镇污水处理站处理。
	符合

	（六）向入湖河道、沟渠及河道岸坡排放、倾倒、填埋油类、酸液、碱液、剧毒废液（渣）等；
	本项目不涉及。
	/

	（七）在入湖河道、沟渠、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；
	本项目不涉及。
	/

	（八）向入湖河道、沟渠、水库倾倒粪便、污水；
	本项目不涉及。
	/

	（九）在入湖河道、沟渠、水库内丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；
	本项目不涉及。
	/

	（十）随意倾倒垃圾、抛撒或者堆放泡沫、塑料餐饮具、塑料袋等；
	本项目不涉及。
	/

	（十一）随意倾倒、堆放、填埋废弃菜叶等农业废弃物；
	本项目不涉及。
	/

	（十二）生产、销售、使用杀鼠剂以外的限制使用类农药和含磷洗涤用品；
	本项目不涉及。
	/

	（十三）擅自取水或者违反取水许可规定取水；
	本项目不涉及。
	/

	（十四）擅自释放或者丢弃外来物种；
	本项目不涉及。
	/

	（十五）违法猎捕、杀害、买卖野生动物；
	本项目不涉及。
	/

	（十六）损毁或者擅自移动界桩、标识；
	本项目不涉及。
	/

	[bookmark: _Hlk218067232]（十七）法律、法规禁止的其他行为。
	本项目不涉及。
	/



综上，本项目不涉及《云南省杞麓湖保护条例》中规定的禁止行为，因此本项目的建设符合《云南省杞麓湖保护条例》规定的要求。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK10]4、与《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》（云政发〔2022〕25号）符合性分析
本项目位于杞麓湖径流区，涉及杞麓湖绿色发展区。
表 1-6	 与《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》符合性分析一览表
	绿色发展区管控指导意见
	项目情况
	符合情况

	21.科学确定人口和城镇建设规模。远湖布局、离湖发展，科学划定城镇开发边界，优先安排从生态保护核心区和生态保护缓冲区迁出的建设需求。按照湖泊保护需要，根据集约适度、绿色发展的原则，加快国土空间规划编制及管控。湖泊面山区域严禁连片房地产开发。
	根据《通海县“三区三线”数据查询结果》，项目矢量范围内不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内。建设项目与《通海县国土空间总体规划（2021-2035年）》《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划（1单元）》相符。
	符合

	22.严格管控建设用地总规模。建设用地以挖掘存量用地潜力、高效利用为主，新增建设用地主要用于保障基础设施、公共服务设施等民生项目用地需求。对资源条件优越，旅游、休闲、康养等发展潜力较大的绿色产业，新增建设用地须严格论证。
	本项目租赁现有厂房进行建设，无新增建设用地。
	[bookmark: OLE_LINK9]符合

	23.统筹加快“两污”治理。加快推进城镇污水处理厂扩容提标、雨污分流设施改造，加强农村生活污水治理与农村厕所革命有机衔接，积极推动农村生活污水、粪污无害化处理和资源化利用。加强垃圾收集、转运、处置等各类环境基础设施建设、运营和维护。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城市生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。
	项目生活污水经化粪池预处理后，采用罐车运至纳古镇污水处理站处理。项目生活垃圾委托环卫部门清运处置。
	符合

	24.全面提高用水效率。开展农业高效节水示范区建设，提高农田灌溉水有效利用系数。严格执行节水型企业标准、用水定额标准等，实施节水技术改造。加强再生水利用，鼓励将再生水优先用于工业生产、生态景观、建筑施工、城市杂用等。2025年底前，流域内万元GDP用水量和万元工业增加值用水量较2020年降幅均达16%以上。
	项目拉丝机冷却水循环使用不外排。
	符合

	25.加快开展面源污染治理。全面推进控肥增效、控药减害、控膜减量、控水降耗“四控行动”。在滇池、洱海、抚仙湖等湖泊开展初期雨水治理试点，探索初期雨水分质处理方式。
	本项目不涉及。
	/

	26.持续推进高标准农田建设。深入落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力实施高标准农田建设工程，加快补齐农田基础设施短板，逐步实现土地平整、集中连片、机力畅通、灌排配套的现代农业格局。利用调蓄库塘、生态沟渠等措施，收集农田灌溉退水，加强循环利用。
	本项目不涉及。
	/

	27.深入推进水权水价改革。建立水权交易机制，制定具体工作计划，明晰区域水资源管理权限，确定取用水总量控制指标，开展用水水权分配和有偿使用。推广农业用水计量收费，完善城镇居民阶梯水价和非居民用水超定额累进加价制度，充分发挥水价在水资源配置、水需求调节和水污染防治等方面的杠杆作用。
	本项目不涉及。
	/

	28.全力发展绿色低碳循环经济。优化种植业结构，推广绿色生态种植，鼓励耕地轮作。加快产业结构调整，淘汰落后产能，制定迁出计划，将现有“高污染、高耗水、高耗能”企业全部迁出流域外。鼓励文化创意、会议会展、运动休闲、康体养生、乡村度假、科研设计、总部经济等绿色高附加值服务业的发展。深入实施乡村振兴战略，大力发展生态农业、生态旅游业等生态友好型产业，推进文旅农融合发展。
	本项目不属于淘汰落后产能，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。
	符合

	29.大力推进流域生态修复。2025年底前，洱海、泸沽湖、阳宗海主要入湖河道水质均在Ⅲ类及以上，其余湖泊主要入湖河道全面消除Ⅴ类、劣Ⅴ类水体。全面排查流域内矿山，按照自然保护地、生态保护红线管理要求分类处置，并按照宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜景则景的原则进行生态修复，推进历史遗留矿山生态修复。积极推进国土绿化行动，加强湖泊面山绿化和生态修复，提高森林覆盖率，减少水土流失，涵养水源，提升森林、草原系统生态功能。加强入湖河道综合治理，常态化开展“乱占、乱采、乱堆、乱建”清理行动，促进河道生态修复。加强入湖河道管理，严格主要入湖河道管理范围内建设项目和活动的审批及监管。
	本项目不涉及。
	/

	30.积极探索生态保护补偿机制。依托流域内现有产业布局和自然资源分布，制定工作计划，开展生态系统生产总值（GEP）核算。建立湖泊生态质量监测评价机制。科学制定补偿标准，探索实施森林、湿地、河道、种植结构调整等生态效益补偿机制。探索完善用能权、排污权、碳排放权交易制度。健全生态环境质量考核奖惩机制。
	本项目不涉及。
	/


综上，本项目建设符合《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》（云政发〔2022〕25号）中绿色发展区的相关要求。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK32]5、与《杞麓湖“三区”管控实施细则（试行）》符合性分析
本项目位于杞麓湖径流区，涉及杞麓湖绿色发展区。
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK31]表 1-7 与《杞麓湖“三区”管控实施细则（试行）》符合性分析一览表
	绿色发展区管控实施细则
	项目情况
	符合情况

	科学确定人口和城镇建设规模。编制实施《通海县国土空间总体规划（2021-2035）年、《杞麓湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021-2035年）》。坚持“远湖布局、离湖发展”科学划定城镇开发边界，优先安排从生态保护核心区和生态保护缓冲区迁出的建设需求。湖泊面山区域严禁连片房地产开发。
	根据《通海县“三区三线”数据查询结果》，项目矢量范围内不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内。建设项目与《通海县国土空间总体规划（2021-2035年）》《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划（1单元）》相符。
	符合

	严格管控建设用地总规模。严格执行国土空间规划管控要求，严控开发强度，建设用地以挖掘存量用地潜力、高效利用为主，加强村庄闲散用地整合，鼓励低效用地增容改造和深度开发。新增建设用地主要用于保障基础设施、公共服务设施等民生项目用地需求。对资源条件优越，旅游、休闲、康养等发展潜力较大的绿色产业，新增建设用地须严格论证。
	本项目租赁现有厂房进行建设，无新增建设用地。
	符合

	统筹加快“两污”治理。
（1）完善城乡生活污水治理体系。采取城乡区别、分片集中、分区分类、精准有效治理生活污水补齐城镇污水管网短板实施雨污分流工程，提升城镇污水处理能力，推进污水处理厂提标改造，加强农村生活污水治理与农村“厕所革命"有机衔接。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造,城镇污水收集率达 95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上。
（2）加强垃圾收集、转运、处置等各类环境基础设施建设、运营和维护。2025年底前实现城市生活垃圾处理率达97%以上实现农村生活垃圾处理设施全覆盖，垃圾分类投放、统一运输集中处理；推进农业生产废弃物收集、处置和综合利用,开展“清洁田园"行动，严格肥料农药包装废弃物、废弃农膜回收处置；集中收处餐饮经营户餐厨垃圾，实现食堂（客事房）餐饮经营户收处全覆盖。
（3）积极推动粪污无害化处理和资源化利用。落实禁养区、限养区管理规定，禁养区全面退出畜离养殖，严防反弹；限养区禁止新增规模养殖场，养殖数量只减不增，规范现有养殖场污染防治措施，达不到要求的依法整改。2025年底前，畜禽粪污综合利用率达90%以上。
	[bookmark: OLE_LINK30]（1）项目生活污水经化粪池预处理后，采用罐车运至纳古镇污水处理站处理。
（2）项目生活垃圾委托环卫部门清运处置。
（3）本项目不涉及。
	符合

	全面提高用水效率。开展农业高效节水示范区建设，提高农田灌溉水有效利用系数。严格执行节水型企业标准、用水定额标准等，实施节水技术改造。加强再生水利用，鼓励将再生水优先用于工业生产、生态景观、建筑施工、城市杂用等。2025年底前，流域内万元GDP用水量和万元工业增加值用水量较2020年降幅均达16%以上。
	项目拉丝机冷却水循环使用不外排。
	符合

	加快开展面源污染治理。全面推进控肥增效、控药减害、控膜减量、控水降耗“四控行动”。全面落实种植结构调整，加快绿色农业发展，实行农业生产种植作物清单制度，实现环境友好型作物只增不减。
	本项目不涉及。
	/

	持续推进高标准农田建设。深入落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快发展数字农业、智慧农业、设施农业，大力实施高标准农田建设工程，加快补齐农田基础设施短板，逐步实现土地平整、集中连片、机力畅通、灌排配套的现代农业格局，打造农业绿色发展先行区。利用湖外农业用水循环工程、生态沟渠等设施，收集农田灌溉退水，加强循环利用。
	本项目不涉及。
	/

	深入推进水权水价改革。探索源头用水管控和付费机制推动节约用水、集约用水、精准用水。探索建立水权交易机制明晰区域水资源管理权限,确定取用水总量控制指标，开展用水水权分配和有偿使用。制定水价综合改革实施方案，组织开展水价综合改革工作，推广农业用水计量收费,实施阶梯水价计量收费，充分发挥水价在水资源配置、水需求调节和水污染防治等方面的杠杆作用。
	本项目不涉及。
	/

	全力发展绿色低碳循环经济。
（1）优化种植业结构,推广绿色生态种植，鼓励耕地轮作。积极引进高水准蔬菜企业，解决农业可持续发展问题。加快产业结构调整，淘汰落后产能，构建绿色低碳工业体系，提升绿色产业比重。排查现有“高污染、高耗水、高耗能”企业，制定计划逐步迁出流域外。鼓励文化创意、会议会展、运动休闲、康体养生乡村度假、科研设计、总部经济和大培训等绿色高附加值服务业发展。
（2）深入实施乡村振兴战略，大力发展生态农业、生态旅游业等生态友好型产业，推进农文旅融合发展。
	本项目不属于淘汰落后产能，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。
	符合

	大力推进流域生态修复。
（1）2025年底前，主要入湖河道全面消除V类、劣V类水体。加强入湖河道综合治理，常态化开展“乱占、乱采、乱堆、乱建"清理行动，实施生态修复。加强入湖河道管理，严格主要入湖河道管理范围内建设项目和活动的审批及监管。
（2）全面排查流域内矿山，按照自然保护地、生态保护红线管理要求分类处置，并按照宜林则林、宜耕则耕、宜草则草宜景则景的原则进行生态修复，推进历史遗留矿山生态修复。积极推进国土绿化行动，加强湖泊面山绿化和生态修复，提高森林覆盖率，减少水土流失，涵养水源，提升森林系统生态功能。
（3）加强流域生物多样性保护,突出物种恢复和保护，建立外来物种长效防控机制，维护生态系统平衡。
	本项目不涉及。
	/

	积极探索生态保护补偿机制。依托流域内现有产业布局和自然资源分布，制定工作计划，开展生态系统生产总值（GEP）核算。建立湖泊生态质量监测评价机制。科学制定补偿标准，探索实施森林、湿地、河道、种植结构调整等生态效益补偿机制。探索完善用能权、排污权、碳排放权交易制度。健全生态环境质量考核奖惩机制。
	本项目不涉及。
	/



[bookmark: OLE_LINK42]综上，本项目建设符合《杞麓湖“三区”管控实施细则（试行）》中绿色发展区的相关要求。
[bookmark: OLE_LINK29]6、与《云南省重点高原湖泊入湖河道保护条例》（2025年5月28日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过）符合性分析
[bookmark: OLE_LINK43]表1-8  与《云南省重点高原湖泊入湖河道保护条例》符合性分析一览表
	入湖河道管控范围内禁止下列行为
	项目情况
	符合情况

	（一）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物；
	项目生活污水经化粪池预处理后，采用罐车运至纳古镇污水处理站处理。项目产生污（废）水不会进入入湖河道。
	[bookmark: OLE_LINK44]符合

	（二）擅自填堵、覆盖、围垦入湖河道；
	[bookmark: OLE_LINK36]项目不涉及。
	符合

	（三）爆破、取土、采砂、采石，未经许可采矿；
	[bookmark: OLE_LINK41]项目不涉及。
	符合

	[bookmark: OLE_LINK40]（四）倾倒、填埋、堆放、弃置、存贮、处理固体废弃物和其他污染物；
	项目一般固废经收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。危险废物分类收集暂存于危废贮存库，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。项目不存在向入湖河道倾倒、填埋、堆放、弃置、存贮、处理固体废弃物和其他污染物的行为。
	符合

	（五）随意倾倒、堆放、填埋废弃菜叶、秸秆等农业废弃物；
	项目不涉及。
	符合

	（六）畜禽规模养殖；
	项目不涉及。
	符合

	（七）在入湖河道清洗车辆、宠物、畜禽和其他可能污染水体的物品；
	项目不涉及。
	符合

	（八）围堰、网箱、围栏（网）养殖；
	项目不涉及。
	符合

	（九）使用禁用的渔具、捕捞方法和不符合规定的网具捕捞或者在禁渔区、禁渔期进行捕捞；
	项目不涉及。
	符合

	（十）在入湖河道开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源；
	项目不涉及。
	符合

	（十一）其他妨碍行洪、污染环境或者破坏生态的行为。
	项目不涉及。
	符合


综上，本项目建设和生产不存在《云南省重点高原湖泊入湖河道保护条例》中入湖河道管控范围内的禁止行为。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK17]7、与《云南省生态环境保护条例》（2024年11月1日起施行）符合性分析
表 1-9	与《云南省生态环境保护条例》符合性分析一览表
	与本项目相关的条文
	项目情况
	符合情况

	第三十六条 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对生态环境的污染和危害。
	[bookmark: OLE_LINK20]项目通过加强车间封闭和车间通风措施减轻粉尘外排；项目生活污水经化粪池预处理后，采用罐车运至纳古镇污水处理站处理；项目噪声采取基础减振、厂房隔声、对空气动力性噪声设备安装消声器、合理布局等措施；项目一般固废经收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。危险废物分类收集暂存于危废贮存库，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。
	符合

	第三十七条 落实重点污染物排放总量控制制度。省人民政府应当按照国务院下达的总量控制指标进行逐级分解。企业事业单位在执行国家和地方污染物排放标准的同时，应当遵守分解落实到本单位的重点污染物排放总量控制指标。
	本项目无重点大气污染物排放，无总量控制要求。
	符合

	第三十八条 落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度。依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。
	本项目属于排污许可登记管理，在启动生产设施或者发生实际排污之前依法办理排污许可证。
	符合

	第三十九条 依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，保存原始监测记录，并对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。
	本项目依法开展自行监测，保存原始监测记录，并对自行监测数据的真实性、准确性负责。
	符合

	第四十五条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当依法申请取得许可证，并执行许可证管理制度的相关规定。
	本项目危险废物分类收集暂存于危废贮存库，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。
	符合

	第四十七条 排放噪声的单位和个人应当采取有效措施，使其排放的噪声符合国家规定的排放标准。
	本项目噪声源主要为设备噪声，项目采取基础减振、厂房隔声、对空气动力性噪声设备安装消声器、合理布局等措施，项目运营期的厂界噪声昼间贡献值可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。
	符合


综上，本项目符合《云南省生态环境保护条例》的相关规定。
[bookmark: OLE_LINK56]8、与《空气质量持续改善行动计划》（国发[2023]24号）符合性分析
表 1-10 与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析一览表
	与本项目相关的条文
	项目情况
	符合情况

	一、优化产业结构，促进产业产品绿色升级

	（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。
	本项目租赁现有厂房进行建设，无新增建设用地。本项目不属于“两高一低”项目。
	符合

	（二）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。
	本项目不属于落后产能。
	符合

	（三）全面开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各地要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。
	项目符合国土空间规划、环境分区管控要求，同时取得杞麓湖管理局及乡镇的选址意见，同意该项目建设，因此该项目符合准入要求。
	符合

	（四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
	本项目不涉及。
	/

	（五）推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。
	本项目不涉及。
	/

	三、优化能源结构
	/
	/

	（六）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
	本项目所消耗资源为电能，根据业主提供资料，项目年用电量为76.8万kW·h。
	符合

	（七）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。
	本项目不涉及。
	/

	（八）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。
	本项目不涉及。
	/

	（九）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。
	本项目不涉及。
	符合


综上，本项目建设符合《空气质量持续改善行动计划》（国发[2023]24号）中的相关要求。
9、与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）符合性分析
表 1-11 与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析一览表
	与本项目相关的条文
	项目情况
	符合情况

	二、优化产业结构
	/
	/

	（一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。
	本项目租赁现有厂房进行建设，无新增建设用地。本项目不属于“两高一低”项目。
	符合

	（二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。
	本项目不属于落后产能。
	符合

	（三）推动传统产业升级改造。中小型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业发展规划，针对现有产业集中区域制定专项整治提升方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。
	项目符合国土空间规划、环境分区管控要求，同时取得杞麓湖管理局及乡镇的选址意见，同意该项目建设，因此该项目符合准入要求。
	符合

	（四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。严格执行VOCs含量限值标准，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。
	本项目不涉及。
	/

	[bookmark: _Hlk218073401]（五）推动绿色环保产业健康发展。支持培育一批低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。
	本项目不涉及。
	/

	三、优化能源结构
	/
	/

	（六）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重较2020年提高4个百分点以上，电能占终端能源消费比重达30%以上。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
	本项目所消耗资源为电能，根据业主提供资料，项目年用电量为76.8万kW·h。
	符合

	（七）严格合理控制煤炭消费增长。有序推进煤炭消费减量替代。支持烟叶烘烤等农特产品加工燃煤设施实施清洁能源改造。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。
	本项目不涉及。
	/

	（八）开展燃煤锅炉关停整合。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
	本项目不涉及。
	/

	（九）推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工业余热、电能、天然气等清洁能源进行替代。
	本项目不涉及。
	符合


综上，本项目建设符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号）中的相关要求。
10、与《固体废物综合治理行动计划》的符合性分析
2026年1月5日，国务院印发了《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）的通知，项目与其符合性分析详见下表。
表1-12  项目与《固体废物综合治理行动计划》的符合性分析
	《行动计划》要求
	项目建设情况
	符合性

	一、推动源头管控和减量。加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。
	项目运营后建立健全管理制度，从源头上减少固体废物的产生量，运营期产生的固体均能妥善处置，不排放。
	符合

	二、规范收集转运和贮存。加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
	项目运营后按要求建立固体废物管理台账制度，做好固体废物收集、转运、产生、贮存、综合利用等环节的台账记录。项目收集和产生的固体废物均分类分区堆存，不混堆。
	符合

	四、提升资源化利用水平加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
	项目固废遵循减量化、资源化、无害化的原则，处置率100%，不涉及冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾等综合利用的范围。
	符合


综上分析，项目符合《国务院关于印发<固体废物综合治理行动计划>的通知》（国发〔2025〕14 号）中的相关内容。
[bookmark: OLE_LINK38]11、与《云南省固体废物污染环境防治条例》（2023年3月1日起施行）符合性分析
表 1-13	与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析一览表
	与本项目相关的条文
	项目情况
	符合情况

	[bookmark: OLE_LINK23]第十三条 建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。
	本项目属于产生固体废物的建设项目，依法进行环境影响评价，遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。项目一般固废经收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。危险废物分类收集暂存于危废贮存库，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。
	符合

	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]第十四条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
	本项目属于产生固体废物的单位，采取了防扬散、防流失、防渗漏的措施。本项目选址不属于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点；不属于生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	符合

	第二十四条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。鼓励产生工业固体废物的单位在固体废物产生场所、贮存场所及计量设备等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
	本项目产生的工业固体废物分类收集，生活垃圾与工业固体废物分类处置。采取了收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。
	符合

	第二十五条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
	项目固体废物按一般固废、危险废物、生活垃圾进行分类管理。生活垃圾委托环卫部门清运处置。危险废物收集后暂存于危废贮存库，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。化粪池污泥委托环卫部门清掏处置。委托处置的，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
	符合

	第二十七条 产生工业固体废物的单位应当依法取得排污许可证，向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。
	本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向玉溪市生态环境局申请取得排污许可证，并执行排污许可管理制度的相关规定。
	符合


综上，本项目符合《云南省固体废物污染环境防治条例》的相关规定。
12、项目与《危险废物转移管理办法》（部令第23号）符合性分析
表1-14  项目与《危险废物转移管理办法》符合性分析一览表
	规范要求
	项目建设情况
	符合性

	总则

	危险废物转移应当遵循就近原则。跨省、自治区、直辖市转移（以下简称跨省转移）处置危险废物的，应当以转移至相邻或者开展区域合作的省、自治区、直辖市的危险废物处置设施，以及全国统筹布局的危险废物处置设施为主。
	项目危险废物贮存达到规定数量后，委托有资质单位采用专用运输车辆按规定路线把危险废物转移到危废处置公司进行处置。
	符合

	转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。
	项目发生转移严格执行转移联单制度。
	符合

	转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。
	项目严格按照要求填写国家危险废物信息管理系统和危险废物电子转移联单，依法公开危废转移污染防治信息。
	符合

	法律责任

	危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。
	项目属于危险废物移出人，仅对移出过程进行控制，采取防扬散、防流失、防渗漏措施。
	符合

	移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。
	项目为危废暂存单位，建成后编制突发环境事件防范措施和应急预案，并备案。
	符合

	危险废物转移联单的运行和管理

	危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。
	项目运营期危险废物转移联单根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。
	符合

	危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。
	项目运营期危险废物转移联单采用全国统一的编号。
	符合

	移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。
	项目运营期每次转移时填写相应的转移联单。
	符合

	采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。
	项目危险废物采取专车专送，不采用联运方式。
	符合

	对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。
	项目采用运输车辆进行转运，每次进厂、出厂进行危险废物称重。
	符合


由上表可知，项目建设与《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相符。
[bookmark: OLE_LINK76]13、项目与《一般工业固废环境管理台账制定指南》（试行）符合性分析
表1-15  项目与《一般工业固废环境管理台账制定指南》符合性分析一览表
	规范要求
	项目建设情况
	符合性

	一般工业固体废物管理台账实施分级管理。附表1至附表3为必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息， 所有产废单位均应当填写。附表1按年填写，应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信 息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变 化的，应当及时另行填写附表 1；附表2按月填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；附表3按 批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。
	项目建成运行后，将严格对项目产生的废包装材料、废剥壳渣、废下脚料和残次品、废拔丝粉等一般工业固废的管理台账实施分级管理。
	符合

	附表4至附表7为选填信息，主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。附表4至附表7，根据地方及企业管理需要填写，省级生态环境主管部门可根据工作需要另 行规定具体适用范围和记录要求。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写。
	项目建成运行后，将严格对项目产生的废包装材料、废剥壳渣、废下脚料和残次品、废拔丝粉等一般工业固废的贮存、利用、处置等信息进行填报。
	符合

	产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，从附表8中选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。
	项目产生一般工业固废为废包装材料、废剥壳渣、废下脚料和残次品、废拔丝粉等，将严格按照对应的固体废物种类和代码进行填报。
	符合

	[bookmark: OLE_LINK79]鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。
	项目建成后，将建立一般工业固体废物管理电子台账。
	符合

	台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。
	项目设置专人对项目产生一般工业固废进行管理，确保记录信息真实性、完整性和规范性，并对台账进行管理与归档。
	符合


由上表可知，项目建设与《一般工业固废环境管理台账制定指南》相符。
14、与《公路安全保护条例》（2011年7月1日起施行）符合性分析
[bookmark: OLE_LINK75]《公路安全保护条例》（2011年7月1日起施行，国务院令第593号）中与本项目相关的核心条款如下：第十一条明确规定，县级以上地方人民政府应当根据保障公路运行安全和节约用地的原则以及公路发展的需要，组织交通运输、国土资源等部门划定公路建筑控制区的范围；公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：国道不少于20米、省道不少于15米、县道不少于10米、乡道不少于5米，属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米，公路弯道内侧、互通立交以及平面交叉道口的建筑控制区范围根据安全视距等要求确定；第十二条规定，新建、改建公路的建筑控制区的范围，应当自公路初步设计批准之日起30日内，由公路沿线县级以上地方人民政府依照本条例划定并公告，公路建筑控制区与其他保护范围重叠的，经相关部门协商后划定；第十三条明确规定，在公路建筑控制区内，除公路保护需要外，禁止修建建筑物和地面构筑物；公路建筑控制区划定前已经合法修建的不得扩建，因公路建设或者保障公路运行安全等原因需要拆除的应当依法给予补偿；在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施不得遮挡公路标志，不得妨碍安全视距。
本项目北侧距离弥楚高速约40m，满足上述“属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米”要求；本项目仅在原有厂房反围内实施建设，不新增建设用地、不新建或扩建任何构筑物，未突破原有厂区边界，不存在《公路安全保护条例》禁止的建设行为，也不属于既有合法建筑的扩建情形，未遮挡公路标志、不妨碍行车安全视距，符合《公路安全保护条例》相关规定。
综上，项目选址、建设内容及布局均未违反条例禁止性规定，不会影响公路安全运行，因此本项目与《公路安全保护条例》相关要求完全符合。
15、项目选址合理性分析
本项目位于通海县纳古镇忠爱大街朱山坡脚，位于杞麓湖绿色发展区。租用已有厂房进行改造建设，不新增建设用地。
[bookmark: OLE_LINK61]根据2026年9月29日通海县自然资源局出具的《通海县三区三线数据查询结果》，本项目不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界。根据2026年7月21日通海县杞麓湖管理局出具的项目选址意见，本项目选址涉及杞麓湖绿色发展区。根据前文分析，本项目不涉及《云南省杞麓湖保护条例》中绿色发展区规定的禁止行为，因此本项目的建设符合《云南省杞麓湖保护条例》规定的要求。根据2026年8月3日通海县纳古镇人民政府出具的《关于通海县纳古镇保航拉丝厂的选址意见》，项目用地属二类工业用地，符合《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间详细规划(1单元)》，同意该项目选址。2026年7月21日玉溪市生态环境局通海分局出具的《通海县纳古镇保航拉丝厂生态环境分区管控查询结果》，项目涉及通海县农业农村面源污染重点管控单元、通海县乡镇生活污染重点管控单元。经对照分析，项目符合所在地生态环境分区管控中与本项目有关的相关要求。根据2026年7月21日玉溪市生态环境局通海分局出具的《通海县纳古镇保航拉丝厂是否涉及饮用水水源地保护区查询结果》，项目地不涉及饮用水水源地保护区。
项目周边主要为工业企业，属于纳古镇工业企业聚集区，项目与周围环境相容。本项目距离杞麓湖2089m，项目生活污水经化粪池预处理后，由罐车运至纳古镇污水处理站处理，处理后进入杞麓湖环湖截污沟后经提升泵站用于周边农田浇灌，不会对杞麓湖造成影响。本项目周围无自然保护区、风景名胜区、生态红线保护区等环境敏感区。
项目产生的污染物在采取相应环保措施后，产生的环境影响可以得到有效控制，不会改变区域的环境功能区划。从环境影响的角度分析，本项目选址合理。
16、环境相容性分析
项目周边500m范围内无居民点，周边均为空置的厂房，经调查，之前大部分企业为焊管生产企业，污染物为颗粒物，其与本项目为相同类型生产企业，目前已全部空置，故本项目与周边环境相容。
17、产业政策符合性分析
[bookmark: OLE_LINK2]对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。 “鼓励类、限制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律、法规和政策规定的属于允许类”。项目于2026年06月30日取得通海县发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号【项目代码】：2603-530423-04-01-705550）。因此，项目建设符合国家相关产业政策。
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[bookmark: _Toc28618]二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来
[bookmark: OLE_LINK13]通海县纳古镇保航拉丝厂位于通海县纳古镇忠爱大街朱山坡脚，主要经营范围：金属拉丝。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK34]本项目租用闲置厂房及空地共计1200m²，新建1条黑铁丝生产线。项目用地位于《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间项目规划（1单元）》规划范围内，规划用地性质为二类工业用地。经现场踏勘，项目所利用厂房现状为空置，厂房内无生产设施，未开展过生产活动。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号），本项目属于C3340金属丝绳及其制品制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“三十、金属制品业33中66.金属丝绳及其制品制造334中的其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，确定本项目需编制生态环境影响报告表。
二、项目名称、建设地点、建设单位及建设性质等
项目名称：新建年产3000吨铁丝生产线项目
建设单位：通海县纳古镇保航拉丝厂
投资总额：150万元
建设性质：新建
[bookmark: _Toc22318]建设地点：通海县纳古镇忠爱大街朱山坡脚
建设规模：年产3000吨黑铁丝
三、项目建设内容
[bookmark: OLE_LINK35]根据项目备案证，项目租用闲置厂房1200m2，购置安装拉丝机2套（15台），退火炉6台（4用2备），形成年产3000吨黑铁丝生产线。具体内容详见下表。
表2-1   项目工程建设内容一览表
	名  称
	建设内容及规模
	备注

	主体工程
	拉丝区
	占地面积600m2，位于整个租用厂房的东侧和西侧，共设置2台剥壳机和2套（共15台）连罐拉丝机，用于圆盘钢筋剥壳和冷拔丝。
	依托现有厂房建设

	
	退火区
	占地面积400m2，位于拉丝区1南侧，共设置6台电退火炉（4用2备），用于冷拔丝后钢筋的退火。每一炉退火时间4小时，每台退火炉每天进行2炉退火。
	依托现有厂房建设

	辅助工程
	办公室
	占地面积100m2，建筑面积100m2，租用厂房的东北侧，内设水冲厕。
	新建

	储运工程
	原料堆放区
	位于生产厂房内，设置于拉丝区北侧，堆放生产原料盘圆钢筋及其他辅料拔丝粉等。
	依托现有厂房建设，项目原辅料在整个生产厂房内各区域的输送采用行车输送

	
	产品堆放区
	位于生产厂房内，设置于整个厂房中央区域，主要用于产品堆放。
	

	
	一般固废暂存间
	设置面积10 m2的一般固废暂存间，位于拉丝区2南侧，用于废铁丝、铁屑的暂存。
	

	
	危险废物贮存库
	设置面积2m2的危废贮存库，位于一般固废暂存间南侧，临时存放危险废物。
	

	公用工程
	供配电系统
	项目供电采用纳古镇供电系统接入，经厂区1台变压器降压后，接入配电室调配后供各用电单元使用。
	依托现有

	
	给水系统
	项目设备冷却水补充水采用桶装纯净水进行补充；生活用水由纳古镇自来水管网提供，水压、水量可以满足本项目用水需求。
	依托现有

	
	排水系统
	项目采用雨污分流制排水方式。雨水经雨水管道收集后排至周边雨水沟渠。项目拉丝机冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值后，采用槽罐车运至纳古镇污水处理厂处理。
	依托现有雨水系统，新建化粪池

	环保工程
	废水
	雨污管网
	雨污分流系统，对项目厂区雨水和污水进行分流。
	依托原有改造

	
	
	冷却水池
	1个，容积5m3，用于拉丝机冷却水的储存和冷却。
	依托现有厂房建设

	
	
	化粪池
	1个，容积4m3，对生活污水进行处理。
	环评新增

	
	废气
	拔丝粉尘
	整个生产厂房封闭，对于车间无组织粉尘设置通风换气扇。
	依托现有厂房改造

	
	固废
	生活垃圾
	设置若干生活垃圾收集桶，合理进行布置，对项目内产生的生活垃圾进行收集。
	依托现有

	
	
	一般固废暂存间
	1间，占地面积10m2，位于拉丝区2南侧，用于堆存生产过程中产生的废铁丝、铁屑。
	依托现有厂房建设

	
	
	危废贮存库
	1 间，占地面积2m2，位于一般固废暂存间南侧，用于储存分类收集后的危险废物，并委托有资质的危险废物处置公司对危险废物进行清运、处置。
	依托现有厂房建设

	
	噪声
	设备噪声
	封闭式厂房、对项目产噪设备采取合理布局，减振、隔声等措施。
	环评新增

	
	防渗措施
	重点防渗区
	危废贮存库进行重点防渗，其防渗措施采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜+环氧树脂涂层。渗透系数≦10-10cm/s。
	环评新增

	
	
	一般防渗区
	化粪池进行一般防渗，采用抗渗混凝土硬化。渗透系数≤10-7cm/s。
	环评新增

	
	
	简单防渗区
	生产车间、厂内道路等一般区域进行简单防渗，采用一般混凝土地面硬化。
	改造


四、生产规模及产品方案
项目建成后年产3000吨黑铁丝。
表2-2   产品方案一览表
	[bookmark: OLE_LINK4]产品名称
	数量
	规格及型号

	黑铁丝
	3000吨/年
	12#、14#


五、主要原辅材料
1、原辅料使用情况
项目主要原辅料用量见下表，本项目原料主要为盘圆钢筋。
表2-3  项目原辅材料消耗情况一览表
	[bookmark: OLE_LINK5]序号
	名称
	单位
	数量
	用途
	形态包装
	是否属于风险物质*
	最大存储量

	1
	盘圆钢筋
	t/a
	3200
	原料
	固态，捆装，直径6.5mm
	不属于
	1t

	2
	拔丝粉
	t/a
	4.5
	辅料
	粉状、袋装、粒径1~2mm，20kg/袋
	不属于
	1t

	3
	纯净水
	t/a
	30
	设备冷却
	桶装
	不属于
	-

	4
	润滑油
	t/a
	0.2
	设备润滑
	液态，桶装
	属于
	0.1t

	5
	包装耗材
	t/a
	4.5
	包装
	固态
	不属于
	0.5t

	6
	电
	万kWh/a
	76.8
	市政供电
	——
	——
	——

	7
	水
	t/a
	72
	市政供水
	——
	——
	——


2、原辅料介绍
拔丝粉，也叫"拉丝粉"，或者"拉丝润滑粉"，粒径约1~2mm，是干式"拉丝润滑剂"的俗称，通常分为钙基和钠基两种。在钢丝冷拔加工变形过程中，能起到润滑性能，降低摩擦系数，节约能量消耗，延长拉丝模具的使用寿命。在拉拔过程中，还能在钢丝表面形成一种润滑膜，对钢丝起到保护作用。
盘圆钢筋，为盘卷供应的细直径圆钢，常用于建筑箍筋、砖配筋或作为深加工原料，本项目所用盘圆钢筋直径为6.5mm，属于细钢筋，重约0.222kg/m，材质为低碳钢，表面光圆无肋，主要用于混凝土中的分布筋、箍筋，或作为拉丝、冷镦的原料。项目所用盘圆钢筋，需进行剥壳后使用。
润滑油，是精制矿物油或合成油为基础油，添加各类添加剂制成的油品，润滑油（机油）中矿脂（Petrolatum）占60%、石墨（除纤维外的所有形式）graphite（All forms except fibres）占25%、结晶石英二氧化硅石英（氧化硅）Crystalline Quartz Silica Quartz （SiO2）占15%。常温下多为淡黄色至深褐色透明液体，优质机油色泽均匀，无悬浮物或沉淀；密度一般在0.86~0.90 g/cm3，运动黏度是关键指标，会随温度变化（遵循黏温特性，温度升高黏度下降），常用40℃或100℃时的运动黏度划分标号（如5W-30）；不溶于水，可与矿物油、合成油及多数有机溶剂混溶，添加剂会提升其对积碳、油泥的溶解分散能力；挥发性低，高温工况下不易挥发损耗，减少机油消耗量和积碳生成；具有良好的氧化安定性、热安定性，高温下不易氧化变质；耐腐蚀性强，能保护金属部件不被锈蚀；闪点通常高于200℃，属于不易燃液体，使用和储存安全性较高；燃点远高于工作温度，可避免高温自燃；凝点一般在-20~-50℃，倾点略高于凝点，决定机油的低温流动性能，标号中“W”前数字越小，低温流动性越好。
六、主要生产设备
项目主要生产设备详见表2-4。
表2-4  生产设备一览表
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	黑铁丝生产线

	1
	剥壳机
	2台
	

	2
	连罐拔丝机
	2套（15台）
	每套自带1台收线机共2台，2套配套1套冷却水循环系统

	3
	电退火炉
	6台
	4用2备

	辅助设备

	4
	行车
	2台
	

	5
	变压器
	1台
	


[bookmark: OLE_LINK7]七、工作制度和劳动定员
[bookmark: OLE_LINK8]劳动定员：本项目建成后，配置劳动定员8人，不在厂区内食宿。
工作制度：本项目全年生产300天，实行一班工作制，每班工作8小时，年工作2400小时。
八、建设项目水平衡分析
1、用水量
项目用水主要为生活用水和拉丝机设备冷却水。
①生活用水
项目用水主要为生活用水。据建设单位提供资料，项目建成后共有职工8人，不在厂区内食宿。根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2026），结合本项目所在地生活用水实际情况，项目生活办公用水用水量按30 L/人·d计，年工作时间300天，则生活办公用水量为72 m3/a（0.24m3/d）。
②设备冷却水
间接冷却水主要是对拉丝机进行冷却，不与物料直接接触，为间接冷却水，项目直接使用纯净水作为冷却水，水质较为洁净，循环使用不外排。项目配置循环冷却水池1个，容积为5m3。本项目间接冷却水设计总循环水量为1.25m3/h，10m3/d。根据建设单位提供的资料，本项目间接冷却水补水量约为30m3/a（0.1m3/d）。
2、废水量
本项目设备冷却水循环使用不外排；废水主要为生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为57.6 m³/a（0.19m3/d）。
3、废水排放去向
项目采用雨污分流制排水方式。雨水经雨水沟收集后排出厂外。项目冷却水循环使用不外排；项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值后，利用罐车拉运至纳古镇污水处理站处理。
项目水平衡图如下所示：


图2-1  本项目水平衡图  单位：m3/d
九、环保投资
本项目总投资150万元，其中环保总投资24.1万元，占总投资的16.07%，各环保设施组成及投资估算详见表2-5。
表2-5   项目环保投资估算表
	[bookmark: _Toc299498044]项目
	环保设施
	[bookmark: _Toc299498045]数量
	[bookmark: _Toc299498046]投资（万元）
	备注

	[bookmark: _Toc299498054]施工期
	大气防治措施
	[bookmark: _Toc299498052]施工场地围挡、洒水降尘设施
	/
	3.0
	新增

	
	噪声防治措施
	选用低噪设备、减振垫、设禁鸣及减速标志牌、合理施工等
	/
	1.0
	新增

	
	固废防治措施
	施工建筑垃圾、生活垃圾及时清运
	/
	1.0
	新增

	[bookmark: _Toc299498075][bookmark: _Hlk232927954]营运期
	废水防治措置
	化粪池（容积4m3）
	1个
	0.5
	新建

	
	
	冷却池（容积5m3）
	1个
	0.5
	新建

	
	
	雨污管网
	/
	0.5
	改造

	
	大气防治措施
	加强车间封闭和车间通风换气
	/
	3.0
	改造

	
	噪声防治措施
	封闭式厂房、对项目产噪设备采取合理布局，减振、隔声等措施
	/
	8.0
	改造

	
	固废防治措施
	生活垃圾收集桶
	若干
	0.1
	新增

	
	
	一般固废暂存间（占地面积10m2）
	1间
	2.0
	新增

	
	
	危废贮存库（占地面积2m2）
	1间
	0.5
	新增

	
	地下水及土壤防治措施
	危废贮存库采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜+环氧树脂涂层。渗透系数≦10-10cm/s。
化粪池采用抗渗混凝土硬化。渗透系数≤10-7cm/s。
	/
	4.0
	新增

	[bookmark: _Toc299498102]合计
	24.1
	-




	工艺流程和产排污环节
	一、项目施工工艺流程
本项目为新建项目，建设单位通过租赁已建厂房实施项目建设，不开展主体建（构）筑物土建施工。施工阶段主要开展厂房局部改造、一般工业固废暂存间、危险废物贮存库建设、地面防渗处理、环保设施及生产工艺设备安装调试等作业，施工完成后即可投入生产运营。项目施工工艺流程及产污节点分析见图2-2。



图2-2  施工期工艺流程及产污节点示意图
2、施工方案
（1）项目实施进度及施工人员
本项目施工周期预计3个月，施工高峰期作业人员约10人/d。
（2）施工营地
项目施工作业人员均为本地务工人员，不设置施工营地及临时生活设施。
（3）施工用电
施工期供电依托厂区现有供电系统接引，满足施工用电需求，不新设供电设施。
（4）施工道路
施工期建筑材料、设备等物料运输利用厂区现状既有道路，不新建施工临时道路。
3、产污环节简述
（1）废气
施工期废气主要为施工扬尘、燃油废气。
①施工扬尘
来源于厂房局部改造作业，主要污染物为总悬浮颗粒物（TSP），呈无组织排放。通过采取洒水降尘等抑尘措施，可有效削减无组织扬尘排放。
②燃油废气
由施工运输车辆、燃油施工机械尾气产生，主要污染物为CO、SO₂、NOₓ、烃类有机物，属于无组织间歇排放，排放点位分散，废气排放量小。
（2）废水
施工期废水主要为施工人员生活污水。本项目施工人员均不在场内食宿，入厕依托周边公共公厕，现场仅产生洗手等少量盥洗废水。施工高峰期作业人员10人，按人均日用水量0.01m3/d核算，施工生活用水量0.1m3/d，产污系数取0.8，生活污水产生量0.08m3/d，废水沉淀后回用于洒水降尘。
（3）噪声
施工噪声来源于厂房局部改造及设备安装工序，噪声源主要有电锯、电钻、无齿锯、磨光机、运输车辆等施工设备，设备噪声源强 75～90dB (A)。
表2-6    施工阶段主要设备噪声级
	施工阶段
	声强
	声级 dB（A）

	设备安装阶段
	电钻
	90

	
	手工钻
	

	
	无齿锯
	

	
	角向磨光机
	80

	运输车辆
	75


（4）固体废物
项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。
①建筑垃圾
来自车间局部改造、固废暂存及危废贮存库建设，建筑垃圾总产生量约2t；可回收部分优先综合利用，不可回收建筑垃圾按属地住建部门相关规定规范处置。
②生活垃圾
施工人员场外食宿，现场仅短暂作业，仅产生极少量办公及废弃包装物等生活垃圾。施工高峰期作业人员10人，按人均0.2kg/d计，生活垃圾产生量2kg/d；施工周期3个月，生活垃圾总产生量0.18t。施工区域设置垃圾收集桶集中收集，定期转运至纳古镇垃圾收集点处置。
二、运营期
1、生产工艺流程及产污节点
项目以圆盘钢筋为原料，经剥皮、拔丝、退火、冷却等工序生产黑铁丝，工艺流程及产污节点见图 2-3。



















图2-3  项目生产工艺流程及产污节点图
2、工艺流程及产污环节简述
[bookmark: OLE_LINK27]1）剥壳、拔丝：钢筋剥壳、拔丝是一个连续的过程。外购圆盘钢筋送入剥壳机，设备内部设置上下成对布置的辊轮，通过机械挤压剥离钢筋表面氧化皮；剥壳机采用密闭箱体结构，剥离产生的氧化皮渣壳落入设备下方铁桶内收集。之后钢筋进入拔丝机进行冷拉拔，加工至产品所需截面形状及尺寸。拔丝过程加入拔丝粉作为润滑剂，降低拉拔摩擦。拔丝机采用纯净水进行冷却，冷却水不接触铁丝，收集进入冷却水池，冷却后循环使用，损耗部分采用桶装纯净水进行补充。该工序产生噪声、粉尘（TSP）、废铁屑、废弃铁丝。拔丝粉循环利用一段时间后作为固废外售处置。 
2）收线、退火：拔丝后的铁丝通过拉丝机自带的收线机收线，收线后放入退火炉中进行热处理，退火炉能源为电，加热到700~800℃左右后保温1-2小时，这个过程可降低钢丝的硬度，降低残余应力，稳定尺寸，提高钢丝的塑形和韧性。此过程会产生噪声，另外铁丝已经过剥壳，几乎无颗粒物产生。
3）冷却、成品：退火后的铁丝进行自然冷却，冷却后即为成品。
4）包装：通过人工包装后入库代售。此过程中会产生废弃包装材料，集中收集后外售综合利用。
表2-7   项目产污节点一览表
	类别
	产污环节
	污染物类型
	主要污染物
	治理措施

	废气
	拔丝机
	粉尘
	颗粒物
	无组织粉尘通过车间通风换气外排

	废水
	办公
	生活污水
	CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP
	经化粪池处理后通过槽罐车运至纳古镇污水处理厂处理

	
	拔丝机
	冷却水
	/
	进入循环水池冷却后循环使用，不外排

	固废
	办公
	生活垃圾
	生活垃圾
	委托环卫部门清运处置

	
	化粪池
	化粪池污泥
	化粪池污泥
	委托环卫部门清掏处置

	
	生产车间
	一般固废
	废编织袋、废纸箱等
	分类收集后暂存于一般固废暂存间，定期卖给当地废品收购站

	
	
	一般固废
	废拔丝粉（含氧化铁皮）
	循环使用一段时间后，外售给废品回收站

	、
	
	一般固废
	废铁屑、废铁丝、不合格产品
	外售给钢铁厂作为生产原料

	
	设备维护
	危险固废
	废机油、废油桶、废劳保用品（含油抹布、手套等）
	暂存于危废贮存库，定期交由具有处置资质的单位处理

	噪声
	生产设备
	设备噪声
	噪声
	安装减震垫，厂房隔音等




	与项目有关的原有环境污染问题
	
项目用地位于《玉溪市通海县纳古镇集镇区国土空间项目规划（单元 1）》规划范围内，规划用地性质为二类工业用地。经现场踏勘，项目所利用厂房现状为空置，厂房内无生产设施，未开展过生产活动。不存在与项目有关的原有环境污染问题。



[bookmark: _Toc23078]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	[bookmark: _Toc531017790]一、环境空气
[bookmark: _Toc12118053][bookmark: _Toc531017791]1、环境空气质量标准
项目所在区域为环境空气功能区划中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值的二级标准。标准值见表3-1。
表3-1   环境空气质量标准
	污染物项目
	取值时间
	过渡阶段浓度限值（二级标准）μg/m3
	二级标准浓度限值
μg/m3

	TSP
	年平均
	/
	200

	
	24小时平均
	/
	300

	NOx
	年平均
	50
	40

	
	24小时平均
	100
	70

	SO2
	年平均
	60
	20

	
	24小时平均
	150
	50

	
	1小时平均
	500
	150

	NO2
	年平均
	40
	30

	
	24小时平均
	80
	50

	
	1小时平均
	200
	200

	CO
	24小时平均
	4000
	4000

	
	小时平均
	10000
	10000

	O3
	日最大8小时平均
	160
	160

	
	1小时平均
	200
	200

	PM10
	年平均
	60
	50

	
	24小时平均
	120
	100

	PM2.5
	年平均
	30
	25

	
	24小时平均
	60
	50

	注：过渡阶段指标准实施之日（2026年3月1日）起至2030年10月31日止。



2、环境质量现状
本次评价采用通海县环境空气质量自动监测点的2025年全年环境空气监测数据进行达标区判定及基本污染物环境空气质量现状评价。通海县环境空气质量自动监测系统位于通海县环境监测站，距离本项目约8.86km。
环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项基本污染物按照HJ 663中各评价项目的年评价指标进行评价，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB 3095中浓度限值要求的即为达标区。
表3-2  2025年区域基本污染物质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（µg/m3）
	GB3095-2012标准值
（µg/m3）
	占标率/%
	达标
情况
	GB 3095-2026过渡阶段标准值
（µg/m3）
	占标率/%
	达标
情况

	SO2
	年平均质量浓度
	11.3
	60
	18.8
	达标
	60
	18.8
	达标

	
	98%日平均质量浓度
	16.7
	150
	11.1
	达标
	150
	11.1
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	9.8
	40
	24.5
	达标
	40
	24.5
	达标

	
	98%日平均质量浓度
	21.7
	80
	27.1
	达标
	80
	27.2
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	26.1
	70
	37.3
	达标
	60
	43.4
	达标

	
	95%日平均质量浓度
	56.0
	150
	37.3
	达标
	120
	46.7
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	17.2
	35
	49.1
	达标
	30
	57.3
	达标

	
	95%日平均质量浓度
	40.0
	75
	53.3
	达标
	60
	66.7
	达标

	CO
	95%日平均质量浓度
	1200.0
	4000
	30.0
	达标
	4000
	30.0
	达标

	O3
	90%日最大8小时滑动平均质量浓度
	118.0
	160
	73.8
	达标
	160
	73.8
	达标


[bookmark: OLE_LINK62]由上表统计结果可知，2025年通海县环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单的二级标准浓度限值要求，同时满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值的二级标准浓度限值要求。因此，项目所在区域属于环境空气质量达标区。
项目特征评价因子为TSP。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。
为进一步了解特征污染物环境空气质量现状，本项目TSP引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目TSP引用《通海齐拓金属制品有限公司新建年产20万吨高频直缝焊管建设项目环境影响报告表》中贵州鼎拔检测有限公司对TSP的补充监测数据，位于本项目西南侧，距离约1596m，监测时间为2023年12月21日~12月23日，满足引用要求。
引用特征污染物监测结果如下表所示：
表3-3   引用特征污染物监测结果表
	监测点位
	监测点坐标
	污染物
	平均时间
	评价标准/(μg/m3)
	监测浓度范围/(μg/m3)
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	

	项目西南侧1596m处
	102.74238212
	24.19735325
	TSP
	24h
	[bookmark: OLE_LINK26]300
	136~149
	49.7
	0
	达标



[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK66]根据监测结果， 项目区TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单的二级标准浓度限值要求，同时满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准浓度限值要求。
二、地表水
1、地表水环境质量标准
根据现场调查，本项目区最近的地表水体为东侧1275m的六街大沟，最终汇入杞麓湖。根据云南省水利厅制定的《云南省水功能区划（2014年修订）》（云政复〔2014〕27号），杞麓湖主要为通海农业、景观、渔业用水区，2020年水质目标为Ⅳ类，2030年水质目标为Ⅲ类。杞麓湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，《云南省水功能区划（2014年修订）》中未对六街大沟进行区划，参照杞麓湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。其标准值见表3-4。
表3-4  地表水环境质量标准    单位：mg/L
	项   目
	III类标准值
	项   目
	III类标准值

	pH值(无量纲)
	6-9
	氰化物  ≤
	0.2

	溶解氧  ≥
	5
	挥发酚  ≤
	0.005

	高锰酸盐指数  ≤
	6
	石油类   ≤
	0.05

	 化学需氧量（COD） ≤
	20
	阴离子表面活性剂   ≤
	0.2

	五日生化需氧量（BOD5）≤
	4
	硫化物  ≤
	0.2

	 氨氮(NH3-N)  ≤
	1.0
	  粪大肠菌群（个／L）  ≤
	10000

	总磷（以 P 计）≤
	0.2
	砷   ≤
	0.05

	          铜   ≤
	1.0
	汞  ≤
	0.0001

	          锌  ≤
	1.0
	镉  ≤
	0.005

	  氟化物（以 F- 计）≤
	1.0
	铬（六价）≤
	0.05

	        硒  ≤
	0.01
	铅  ≤
	0.05



2、地表水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。
杞麓湖水环境质量现状引用云南省生态环境厅发布的《2025年1月-12月重点高原湖泊水质监测状况月报》，根据2025年1月-12月月报中杞麓湖监测状况结论统计，2025年杞麓湖全湖平均水质综合类别为Ⅴ类，水质状况为轻度污染，湖泊营养状态为中度富营养。
因此，项目所在区域地表水体杞麓湖水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，不满足环境功能要求，该区域没有水环境容量。
针对杞麓湖水质标超问题，通海县人民政府制定了《杞麓湖水环境保护治理“十四五”规划》，完善了杞麓湖周边污水管网建设，提高生活污水收集率，并建设了通海县第一污水处理厂、通海县第二污水处理厂、纳古镇污水处理站对杞麓湖周边生活污水进行处理。2025年杞麓湖全湖平均水质综合类别从往年劣V类改善为V类，实现杞麓湖水质脱劣（V 类）企稳，污染负荷得到有效控制，水环境质量持续改善。
三、声环境
1、声环境质量标准
项目位于通海县纳古镇忠爱大街朱山坡脚，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值详见下表。
表3-5  《声环境质量标准》(GB3096-2008)
	功能区划
	标准值，dB(A)

	
	昼间
	夜间

	2类
	≤60
	≤50


2、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》： “厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。根据现场踏勘，项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，不进行声环境现状监测。经现场踏勘，项目区域噪声源主要为交通噪声及生产噪声，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，周边以工业、企业为主，目前区域声环境质量一般。
四、生态环境现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”根据现场踏勘，本项目利用已建工业场地，无新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。本次评价不需开展生态环境现状调查。
五、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目为黑铁丝加工项目，利用现有已建厂房开展生产。项目冷却水循环使用；危险废物、一般工业固体废物均分区存放于配套的防渗暂存间内，正常工况下，污染物发生垂直入渗、地面漫流等土壤及地下水污染途径的可能性很小；项目周边无地下水、土壤环境敏感保护目标。综合项目污染源特征、污染途径及周边环境保护目标分布情况，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。


	环境
保护
目标
	根据现场踏勘、环境现状调查及玉溪市生态环境局通海分局对项目是否涉及饮用水水源地保护区查询结果，本项目厂界外500米范围内无地下水环境保护目标，50米范围内无声环境保护目标。主要环境保护目标见表3-6。
表3-6   项目环境保护目标一览表
	类别
	保护
目标
	坐标
	保护对象
	保护
内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	大气
环境
	三家村
	102.74
132680
	24.18
813536
	居民
	约180户
	《环境空气质量
标准》(GB3095-
2026)二类区
	南
	358

	声环境
	本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标
	《声环境质量标准》(GB
3096-2008)2类区
	/
	/

	地表水
	杞麓湖
	《地表水环境质量
标准》（GB3838-
2002）Ⅲ类
	东南
	2089

	
	六街大沟
	
	东
	1275

	地下水
	500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源




	污染
物排
放控
制标
准
	一、污染物排放控制标准
1、大气污染物排放标准
（1）施工期：颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放浓度限值，即周界外浓度最高点1.0mg/m3。
（2）运营期
项目运营期废气主要为拉丝过程中产生的少量粉尘，为无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。
表3-7  大气污染物综合排放标准  单位mg/m3
	污染物项目
	无组织排放浓度监控限值

	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0



2、水污染物排放标准
（1）施工期：施工废水完全回用，不外排。
（2）运营期
[bookmark: OLE_LINK70]项目采用雨污分流制排水方式，雨水经雨水管道收集后排至厂外雨水沟渠。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值后由槽罐车运至纳古镇污水处理站处理。
表3-8    生活污水接管标准
	指标
	pH
	SS
	BOD5
	COD
	NH3-N
	TN
	LAS
	TP
	动植物油

	GB8978-1996三级
	6～9
	400
	300
	500
	－
	-
	10
	－
	100

	（GB/T31962-2015）B等级
	/
	400
	350
	500
	45
	70
	20
	8
	100

	本项目执行
	6~9
	400
	300
	500
	45
	70
	10
	8
	100



3、噪声排放标准
（1）施工期：施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体限值详见表3-9。
表3-9  建筑施工噪声排放标准  单位：dB(A)
	昼间
	夜间

	70
	55



（2）运营期：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体限值详见表3-10。
表3-10  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)
	声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	
	等效声级
	等效声级
	频发噪声最大声级
	偶发噪声最大声级

	2
	60
	50
	60
	65



4、固体废物
（1）一般固废暂存及处置：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）（2021年7月1日起实施）。
（2）危险废物收集、暂存、转移及处置：危险废物按《国家危险废物名录（2025版）》进行分类收集；危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）标准要求；危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）（2022年1月1日起施行）。

	总量
控制
指标
	本项目建议的总量控制指标为：
（1）废气：项目运行过程中排放的废气总量为：颗粒物：0.045t/a。
（2）本项目拉丝机冷却水循环使用不外排。项目生活污水经化粪池预处理后，由槽罐车运至纳古镇污水处理站处理。由于环保部门已对纳古镇污水处理站作总量控制要求，故本评价建议不对项目污染物排放作总量控制要求。
（3）固废：处置率100%。
根据分析，本项目不涉及《云南省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》（云政办规〔2025〕8 号）规定的 5 类排污权指标污染物。为便于后续环境管理，建设单位承诺：若项目在建设及运营阶段，因项目方案、生产工况发生重大变动，新增排污口或现有排污口排放产生该办法规定的排污权指标污染物的，将依法履行环评变更手续；在实际排污行为发生前，按要求完成污染物排放量核定，在云南省公共资源交易平台通过定额出让、公开竞价或协议转让等方式开展排污权交易，依法取得对应排污权指标，并将核定排污权指标载入排污许可证，落实排污口规范化建设与管控要求。

















[bookmark: _Toc8456]
四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本次施工期主要是对现有厂房进行适应性改造，主要包括一般固废暂存间、危险废物贮存库、地面防渗、环保设施及生产工艺设备安装等。
1、施工期大气环境保护措施
根据住建部《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》有关要求，建筑单位务必做到以下几点：
（1）现场封闭管理百分之百：施工现场硬质围挡应连续设置，一般路段的工地不低于 1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。
（2）场区道路硬化百分之百：主要通道、进出道路、加工区及办公生活区地面进行硬化处理。
（3）渣土物料蓬盖百分之百：施工现场内裸露的场地应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，易产生扬尘的物料要篷布覆盖。
（4）洒水清扫保洁百分之百：施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。
（5）物料密闭运输百分之百：易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。
（6）出入车辆清洗百分之百：施工现场出入口处设置人工车辆冲洗装置，运输车辆车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。
项目施工期采取上述措施后，能够防止和减少施工扬尘对周围环境的影响。
2、施工期废水环境保护措施
[bookmark: OLE_LINK59]项目施工人员入厕依托周边公共公厕，现场仅产生洗手等少量盥洗废水，沉淀后回用于洒水降尘。
[bookmark: OLE_LINK63]3、施工期噪声环境保护措施
[bookmark: OLE_LINK60]（1）合理布局施工机械设备，并进行一定的隔声及减振处理。选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，降低噪声源强。
（2）合理地安排施工步骤，减短噪声持续排放的时间。
（3）施工期运输车辆、施工车辆出入现场时低速、禁鸣，减小载重汽车噪声对环境的影响。
[bookmark: OLE_LINK65]4、施工期固体废物环境保护措施
（1）施工单位加强管理，禁止随意堆弃垃圾。
（2）施工材料在运输过程中严格管理，杜绝沿途抛洒，造成二次污染。
（3）车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布。
（4）本项目废弃的建筑垃圾，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的部分及时清运至住建部门指定点处置，并委托有资质的单位按照相应规定进行清运、处置。
（5）生活垃圾设垃圾桶集中收集，委托环卫部门清运处置。


















	运营期环境影响和保护措施
	一、运营期废气环境影响和保护措施
1、污染源源强核算及达标排放情况
项目营运期废气主要为拉丝粉尘，为无组织排放。
项目大气污染物产生量排放量汇总详见表4-1。
表4-1  项目大气污染物产生量排放量一览表
	产排污环节
	拉丝粉尘

	污染物种类
	颗粒物

	污染物产生量(t/a)
	0.045

	污染物产生速率(kg/h)
	0.02

	污染物产生浓度(mg/m3)
	/

	排放形式
	无组织

	治理设施
	治理工艺
	封闭式厂房

	
	处理能力(m3/h)
	/

	
	收集效率(%)
	/

	
	去除率(%)
	/

	
	是否可行技术
	是

	污染物排放浓度(mg/m3)
	/

	污染物排放速率(kg/h)
	0.02

	污染物排放量(t/a)
	0.045



本项目运营后，全厂污染物排放量核算见下表。
表 4-2    大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	年排放量/(t/a)

	1
	生产车间（拔丝过程）
	颗粒物
	加强车间通风
	0.045



[bookmark: OLE_LINK67]拉丝粉尘：项目盘圆钢筋经剥壳后，表面已无大块的铁屑，仅余少量的细铁屑，拔丝过程中受拉力的作用，金属线材表面的细铁屑会脱落，主要为氧化皮，由于铁屑的密度大，且车间采取封闭措施，短时间内铁屑就会落到车间地面，不会形成大量飘尘，且拔丝过程中加入拔丝粉，产生的铁屑主要混入拔丝粉中，其粉尘主要来源于拔丝粉投加过程中。项目拔丝粉使用量4.5t/a，每台拉丝机上配备一个拉丝粉粉盒，线材拉拔时通过拉丝粉盒，拉丝粉粉盒上方设密闭盖，下侧设收集装置，拉丝粉循环利用。本项目所使用拔丝粉粒径约1~2mm，粒径较大，根据建设单位经验估算，粉尘产生量为原料用量的1%，则粉尘产生量为0.02kg/h、0.045t/a，呈无组织排放。
[bookmark: OLE_LINK69]黑铁丝收线后放入退火炉中进行热处理，退火炉能源为电，加热到700~800℃左右后保温1-2小时。电加热退火炉本身没有燃料燃烧废气，黑铁丝经剥壳、拔丝处理后表面无铁锈、油污等；拔丝后铁丝上会残留微量的拔丝粉，项目使用的拔丝粉为钙基/钠基拔丝粉，为矿物质粉，退火过程中不会有废气产生。
2、废气污染防治措施可行性分析
项目生产设备均位于生产车间内，生产车间进行封闭，颗粒物废气经封闭车间阻隔、自然沉降后有极少量粉尘无组织扩散到厂房外，经空气稀释无组织排放，对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018），项目铁屑和拔丝粉粒径较大，通过加强厂房封闭和通风可以较大限度的减轻粉尘外排，可达到一定的处理能力，项目采取的环保措施属于可行技术。
3、无组织排放厂界达标情况
根据上文分析，本项目生产厂房无组织颗粒物排放量为0.02kg/h、0.045t/a。本项目无组织预测采用“环安科技在线模型计算平台”中的“AERSCREEN模式”，该系统是依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数。项目厂界达标情况及最大落地浓度（占标率）预测结果见下表4-3。
表4-3  项目无组织废气达标性分析一览表
	离散点信息
	厂房面源

	预测点
	经度（度）
	纬度（度）
	海拔 （m）
	下风向距离（m）
	颗粒物

	南侧厂界
	102.740079
	24.195495
	1844.0
	52.86
	17.7590

	东侧厂界
	102.74017
	24.195793
	1844.0
	30.12
	22.0260

	西侧厂界
	102.739907
	24.195734
	1844.0
	24.11
	23.7560

	北侧厂界
	102.739977
	24.196057
	1853.0
	15.72
	22.4750

	厂界排放标准（μg/m³）
	1000

	达标情况
	达标

	下风向最大浓度（μg/m³）
	24.0870

	占标率（%）
	2.6763

	下风向最大浓度出现距离（m）
	21


根据预测结果可知，本项目排放的无组织颗粒物依照本次环评提出的处理措施后，厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求（即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3），无组织废气排放对周边环境影响较小。
4、大气环境影响分析
项目所在区域环境空气质量现状为达标区，符合城市环境空气质量功能二类区要求，空气质量状况良好。项目拉丝粉尘排放量小，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求，对环境影响较小，对环境空气质量影响可以接受。
5、监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 942-2018），项目废气监测要求如下。
表4-4  项目运营期废气监测要求
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	无组织废气
	厂界
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准


二、运营期废水环境影响和保护措施
1、污染源源强核算及达标排放情况
本项目拉丝机冷却水循环使用不外排，废水主要为生活污水。
根据项目水平衡分析，本项目生活污水产生总量为0.19m3/d、57.6m3/a。
项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准限值后，通过罐车拉至纳古镇污水处理站处理。
生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP等，其产生浓度水质数据参照《城市污水回用技术手册》中我国城市生活污水水质统计数据，本项目生活污水中污染物浓度为COD：275mg/L；BOD5：132mg/L；SS：165mg/L；氨氮：25mg/L；总磷：6mg/L（以P计），粪大肠菌群数：20000个/L。

表4-5   项目建成后全厂废水污染物产生排放统计情况表
	废水量
	污染物浓度及排放量
	单位
	污染物

	
	
	
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	SS
	TP

	生活污水产生量：
0.19m3/d
57.6m3/a
	产生浓度
	mg/L
	275
	132
	25
	165
	6

	
	污染物产生量
	t/a
	0.016
	0.008
	0.0014
	0.01
	0.00028

	
	排放浓度
	mg/L
	178.75
	105.6
	17.5
	33
	4.8

	
	污染物排放量
	t/a
	0.01
	0.006
	0.001
	0.0002
	0.0002

	
	处理措施
	项目生活污水经化粪池预处理后，通过罐车运至纳古镇污水处理站处理

	
	排放方式
	间接排放

	
	排放去向
	经纳古镇污水处理站处理后排入杞麓湖环湖截污沟，进入环湖截污沟后经提升泵站用于周边农田浇灌。

	
	排放标准
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准



表4-6   废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理类型设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP、动植物油
	槽车运至纳古镇污水处理站处理
	间歇排放，无固定周期
	TW001
	化粪池
	化粪池
	DW001
	是
	企业
总排


2、废水污染防治措施可行性分析
（1）项目废（污）水处理设施设施情况
根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）要求：化粪池有效停留时间取12～24h。污水的排放量变化大会影响化粪池的污水处理效果，预留污水有效停留时间有利于保证化粪池污水处理效果，因此本项目化粪池污水有效停留时间取24h。化粪池处理规模以项目运营期的污水产生量为基数并考虑20%的余量取定。考虑项目生活污水采用槽罐车运输，若特殊情况不能做到每天抽运的话，则需要在化粪池内暂存，本项目设置1个化粪池，容积4m3。本项目生活污水产生量0.19m3/d，满足停留时间要求和临时储存20天以上污水。
化粪池工作原理：过滤沉淀——厌氧发酵——固体物分解——粪液排放。
本项目要求采用三格化粪池，污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。
项目生活污水在化粪池中的有效停留时间大于12h，满足《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）的相关要求。
（2）生活污水排入纳古镇污水处理站的可行性分析
根据调查，项目周边污水管网还不完善，项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准后，由槽罐车定期运至纳古镇污水处理站处理。
通海县纳古镇于2019 年新建1 座处理规模为500m³/d 的污水处理站，污水处理工艺为：一体化生物处理+砂滤罐+紫外线消毒工艺。污泥处理工艺为：自然干化+外运填埋。原有500m³/d的污水处理站项目未办理过环保手续。2025年，通海县纳古镇人民政府拟对污水处理站进行扩建，设计处理规模1000m3/d，同年6月，委托云南远洁环保咨询有限公司编制了《通海县杞麓湖北岸纳古镇雨污分流及供水管网工程（二期）环境影响报告表》，于2025年7月25日取得玉溪市生态环境局通海分局《关于通海县杞麓湖北岸纳古镇雨污分流及供水管网工程（二期）环境影响报告表的批复》（通环审〔2025〕15号）。
根据现场调查，通海县纳古镇污水处理站位于纳家营，杞麓湖环湖截污沟二街调蓄带西侧，其设计处理规模1000m3/d。纳古镇、四街镇二街居民日常生产生活产生的污水经过自行预处理，达到污水处理厂接纳污水水质要求后，进入市政污水管网，进入纳古镇污水处理站，经统一处理后排入杞麓湖环湖截污沟二街调蓄带，后经提升泵站用于周边农田浇灌。污水处理工艺采取“格栅+调节池+A2/O复合生物反应器+混凝沉淀+斜管沉淀+紫外线消毒”，入河排污口设置于项目南侧最近的农灌沟进入环湖截污沟处，出水经农灌沟进入杞麓湖环湖截污沟后经提升泵站用于周边农田浇灌。设计出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
根据工程分析，项目废水排放量为57.6m3/a（0.19m3/d），纳古镇污水处理站目前处理规模约700~800m3/d，尚有余量接纳本项目污水，本项目污水进入纳古镇污水处理站是可行的。项目生活污水经预处理后污染物浓度能达到该污水处理站的进水水质要求。本项目已取得纳古镇人民政府关于本项目生活污水接纳的回复，每车生活污水进站前现场取样检测，转运生活污水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）可进站处理。因此，本项目污水进入纳古镇污水处理站是可行的。
项目生活污水采用罐车清运，应采取安装坐标定位器，并严格做好清运台账，拍摄接收及送达污水照片等措施，防止罐车清运至其它自然水体倾倒。
3、地表水环境影响分析
项目采用雨污分流制排水方式。雨水经雨水管道收集后排至周边雨水沟渠。项目拉丝机冷却水循环使用不外排；项目生活污水经化粪池处理后，由槽罐车定期运至纳古镇污水处理站处理。经分析评价，生活污水经化粪池处理达预处理后可达到污水厂接管标准，经由槽罐车定期运至纳古镇污水处理站处理，污水处理厂具备足够的接纳能力，处理工艺可行，可确保尾水达标外排，项目生活污水不会对周边地表水体造成大的影响。
综上所述，本项目废水对地表水环境影响较小，地表水环境影响可接受。
5、监测要求
本项目生活污水经化粪池预处理后，经罐车运至纳古镇污水处理站处理，不设置废水自行监测要求。
三、运营期噪声环境影响和保护措施
1、噪声源分析
本项目营运期噪声主要为拔丝机、退火炉等设备运行时产生的噪声，类比同类项目，生产车间各生产设备噪声值详见下表。本项目噪声源强为70~90dB（A）。根据现场调查，项目生产车间为半封闭式厂房，生产设备置于室内，利用厂房隔音。厂房降噪可达10～15dB（A），本项目取值15dB（A）。
表4-7  项目运营期各生产设备源强值表
	工序
	噪声源
	数量（台）
	声源位置
	声源类型
	声源源强
	源强数据来源
	运行时间/h

	
	
	
	
	
	(声压级/距声源距)/(dB(A)/1m)
	
	

	黑铁丝生产线
	剥壳机
	2
	厂房内
	频发
	90
	[bookmark: OLE_LINK55]参考《污染源源强核算技术指南》各行业技术指南附录中相关设备声源源强资料
	2400

	
	拔丝机
	15
	
	频发
	80
	
	2400

	
	退火炉
	4
	
	频发
	85
	
	2400


2、声环境影响分析
（1）预测模型
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
（2）声源数据
本项目噪声源主要为设备噪声，噪声源主要为工艺设备。项目产生噪声仅针对新增设备部分，其噪声源强调查清单见表4-8。
本项目取总平面图中西厂界与南厂界交点作为坐标原点（0，0，0）。
表4-8  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/ dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/1m）
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离/m

	生产车间
	剥壳机1
	90
	基础减振、厂房隔声、合理布局高噪声设备
	-8.1
	59.44
	1
	10
	70
	09:00~12:00
13:00~18:00
	21
	
	1

	
	剥壳机2
	90
	
	13.49
	36.1
	1
	9
	70.91
	
	21
	
	1

	
	拔丝机1
	80
	
	-5.39
	31.13
	1
	7
	63.09
	
	21
	41.09
	1

	
	拔丝机2
	80
	
	11.75
	33.66
	1
	8
	61.94
	
	21
	40.94
	1

	
	拔丝机3
	80
	
	-4.74
	55.68
	1
	8
	61.94
	
	21
	40.94
	1

	
	拔丝机4
	80
	
	-5.86
	51.37
	1
	8
	61.94
	
	21
	40.94
	1

	
	拔丝机5
	80
	
	-3.32
	51.79
	1
	8
	61.94
	
	21
	40.94
	1

	
	拔丝机6
	80
	
	-4.8
	48.12
	1
	8
	61.94
	
	21
	40.94
	1

	
	拔丝机7
	80
	
	-1.49
	48.12
	1
	8
	61.94
	
	21
	40.94
	1

	
	拔丝机8
	80
	
	12.72
	38.15
	1
	9
	60.92
	
	21
	39.92
	1

	
	拔丝机9
	80
	
	11.84
	34.92
	1
	8
	61.94
	
	21
	40.94
	1

	
	拔丝机10
	80
	
	10.07
	37.33
	1
	9
	60.92
	
	21
	39.92
	1

	
	拔丝机11
	80
	
	10.3
	39.93
	1
	9
	60.92
	
	21
	39.92
	1

	
	拔丝机12
	80
	
	12.31
	39.99
	1
	9
	60.92
	
	21
	39.92
	1

	
	拔丝机13
	80
	
	9.12
	36.33
	1
	9
	60.92
	
	21
	39.92
	1

	
	拔丝机14
	80
	
	12.6
	30.43
	1
	9
	60.92
	
	21
	39.92
	1

	
	拔丝机15
	80
	
	10.19
	30.78
	1
	9
	60.92
	
	21
	39.92
	1

	
	退火炉1
	85
	
	-5.77
	25.84
	1
	7
	66.94
	
	21
	45.94
	1

	
	退火炉2
	85
	
	-1.73
	23.82
	1
	7
	66.94
	
	21
	45.94
	1

	
	退火炉3
	85
	
	-3.25
	16.76
	1
	7
	66.94
	
	21
	45.94
	1

	
	退火炉4
	85
	
	1.8
	11.22
	1
	7
	66.94
	
	21
	45.94
	1

	
	退火炉5
	85
	
	-0.73
	25.89
	1
	10
	65.0
	
	21
	44.00
	1

	
	退火炉6
	85
	
	4.05
	22.42
	1
	9
	65.92
	
	21
	44.92
	1
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图4-1  项目声源分布及预测等声级图
（3）环境数据
项目噪声环境影响预测基础数据见表4-9。
表4-9   项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据

	1
	年平均风速
	m/s
	2.6

	2
	主导风向
	/
	南风

	3
	年平均气温
	℃
	16.5

	4
	年平均相对湿度
	%
	72

	5
	大气压强
	hPa
	778.6



（4）厂界达标分析
通过预测模型计算，项目厂界噪声的最大值预测结果与达标分析见表4-10。
表4-10  厂界噪声预测结果与达标分析表
	预测点
	空间相对位置/m
	时段
	噪声贡献值/dB(A)
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	东厂界
	14.91
	34.92
	1.2
	昼间
	41.92
	达标

	南厂界
	8.35
	-3.40
	1.2
	昼间
	40.6
	达标

	西厂界
	-12.32
	27.86
	1.2
	昼间
	41.6
	达标

	北厂界
	-4.25
	65.17
	1.2
	昼间
	37.9
	达标



由上表可知，本项目运营期通过选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声等措施后，项目建成后全厂的厂界噪声昼间贡献值满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。本项目夜间不生产，对周围环境影响较小。
为避免本项目设备运行噪声对周围声环境产生不良影响，建设单位应采取从声源上控制、从传播途径上控制等综合措施对设备运行噪声加以控制，具体如下： 
（1）生产车间建成封闭式生产车间，合理布设生产车间，使强噪声设备远离车间边界，通过车间阻挡噪声传播，尽量把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，同时安装隔声垫，采用隔声、减震等措施。 
（2）加强设备日常维护与保养，维持设备处于良好的运转状态，以防止设备故障形成的非生产噪声。 
（3）生产作业时门窗应尽量紧闭，以减少噪声外传。 
（4）夜间禁止生产。
在采取上述措施后，项目的厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008)标准要求，再经距离衰减、建筑物阻隔后对周边声环境影响很小。
3、监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）及结合项目实际情况，提出监测计划如下。
表4-11   噪声监测要求一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	厂界东、南、西、北边界
	等效连续A声级
	1次/季度
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值


四、固体废物
1、污染源源强核算
项目运营期的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。一般工业固废包括废包装材料、废铁屑、废铁丝和残次品、废拔丝粉、化粪池污泥；危险废物包括废机油、废油桶、废劳保用品等。
项目建成后全厂固废类别及产生、处置情况详见表4-11。
表4-11    项目建成后全厂固体废物一览表
	产污环节
	名称
	属性
	主要有毒有害物质名称
	物理性状
	环境危险特性
	年产生量
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量
	环境管理要求

	
	
	属性
	危险废物代码
	
	
	
	
	
	
	
	

	员工日常生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	固态
	/
	0.6t/a
	袋装
	委托环卫部门清运处置
	0.6t/a
	100%处置

	[bookmark: _Hlk240642443]生产过程
	废包装材料
	一般工业固废
	/
	/
	固态
	/
	0.4t/a
	袋装
	外售处置
	0.4t/a
	100%处置

	
	废剥壳渣、废废铁丝、铁屑和残次品
	
	/
	/
	固态
	/
	180t/a
	袋装
	外售处置
	180t/a
	100%处置

	
	废拔丝粉
	
	/
	/
	固态
	/
	5.5t/a
	袋装
	外售处置
	5.5t/a
	100%处置

	化粪池
	污泥
	生活垃圾
	/
	/
	半固态
	/
	0.05t/a
	/
	委托环卫部门清掏处置
	0.05t/a
	100%处置

	机修、保养
	废机油
	危险废物
	900-214-08
	废矿物油
	油状
	毒性、易燃性
	0.2t/a
	桶装
	分类收集后暂存于现有危废贮存库，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其它委托有资质单位处置
	0.2t/a
	100%处置，并建立台账、转移联单制度

	
	废机油桶
	危险废物
	900-249-08
	废矿物油
	固态
	毒性、易燃性
	0.1t/a
	桶装
	
	0.1t/a
	

	
	废劳保用品
	危险废物
	900-041-49
	废劳保用品
	固态
	毒性、易燃性
	0.07 t/a
	桶装
	
	0.07 t/a
	


项目危险废物的产生、贮存、处置情况见表4-12。
表4-12 危险废物汇总表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废机油
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-214-08
	0.2
	机械设备保养维修
	液态
	矿物油
	矿物油
	半年
	T，I
	用于厂区内机械设备擦拭润滑

	2
	废机油桶
	
	900-249-08
	0.1
	机械设备保养维修
	固态
	矿物油、铁
	矿物油
	半年
	T，I
	委托有资质单位处置

	3
	废劳保用品
	HW49其他废物
	900-041-49
	0.07
	机械设备保养维修
	固态
	矿物油、铁
	矿物油
	半年
	T，I
	



（1）废包装材料
项目运营期黑铁丝采用纸盒包装，拔丝粉采用编织袋包装，运行过程中产生的废包装材料的产生量约0.4t/a，分类收集后定期卖给当地废品收购站。
（2）废剥壳渣、废铁丝、铁屑和残次品
项目运营过程中产生的一般固体废物主要为剥壳、拔丝过程中产生废剥壳渣、废铁丝、铁屑和不合格产品，产生量约180t/a，集中收集卖给钢铁厂作为原料使用。
（3）废拔丝粉
项目金属线材拔丝过程中加入拔丝粉，起到润滑作用，金属线材表面由于氧化作用，拉丝过程中会产生少量的铁屑，主要为氧化铁皮，产生的铁屑主要混入拔丝粉中，拔丝粉使用一段时间后，需定期进行更换。根据建设单位提供信息，废弃拔丝粉产生量约4.5t/a，含氧化铁皮，采用编织袋集中收集后卖给废品回收站处理。
（4）机修废物
项目机械设备在日常的保养和维修过程，会产生一定量的废机油、废机油桶和废劳保用品，本项目建成后，废机油产生量约0.2t/a，废机油桶产生量约0.1t/a，废劳保用品0.07t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中的“900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，HW49其他废物中的“900-041-49含油或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”。废机油、废机油桶、废劳保用品分类收集后暂存于危废贮存库，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。
（5）生活垃圾
项目共有员工8人，生活垃圾量约0.6t/a，统一收集后，交由环卫部门清运处置。
（6）化粪池污泥
项目生活污水进入化粪池进行处理，运营过程中会产生一定的污泥，污泥产生量约为0.05t/a，委托环卫部门清掏处置。
2、固体废物环境管理要求
项目固体废物按一般固废、危险废物、生活垃圾进行分类管理。
[bookmark: OLE_LINK18]一般固废：废包装材料、废剥壳渣、废铁丝、铁屑和残次品、废拔丝粉经收集后暂存于一般固废暂存间，外售处置。
[bookmark: OLE_LINK6]危险废物：废矿物油及含矿物油废物分类收集，分区分类暂存于危废贮存库，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。
生活垃圾委托环卫部门清运处置，化粪池污泥委托环卫部门清掏处置。
本项目设置面积10 m2的一般固废暂存间，临时存放一般工业固废。一般固废堆放场所选址，运行等满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求。
本项目设置面积2 m2的危废贮存库，临时存放危险废物。本项目危险废物产生量预计为0.37t/a，危废贮存库可以满足贮存需求。由专人负责管理，为防止危险堆放期间对环境产生不利影响，贮存室内应有隔离设施、防风、防晒、防雨、防渗、防火设施，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。
本次对危废贮存库按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定规范设置贮存库及标识牌，并严格遵守固废管理台账及危废转移联单制度。
（2）固体废物贮存管理要求
一般工业固废：
①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求设置暂存场所。
②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。
③一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。
危险废物：
①本次对危险废物贮存库进行重点防渗，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。基础防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≦10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。本次环评建议采用防渗措施为抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜+环氧树脂涂层，渗透系数≤10-7cm/s。
②危废贮存库防渗工程的施工监理及其相关材料的留档备查要求（隐蔽工程的原材料购置和使用票据、阶段性施工图像等资料）。
③危险废物贮存库应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容。
⑤对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。
⑥各类危险废物分类编号，用固定的容器密闭贮存。废弃物入室堆放前，均需填写台账清单，经核准后方可入场。
⑦对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志等。危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签，标明贮存日期、名称、成份、数量及特性。
3、固体废物环境影响分析
固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则，本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响。
综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境不会造成影响，所采取的治理措施是可行的。但必须指出的是，固体废物综合利用、处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。
五、运营期地下水、土壤环境影响和保护措施
1、地下水、土壤污染途径
本项目正常情况下，无地下水、土壤污染途径。但若发生防渗层破损等非正常状况下，危废贮存库液体废物泄漏、生活污水垂直入渗，可能对区域地下水及土壤造成影响。本项目地下水、土壤污染分析见下表。
表4-13  地下水、土壤污染分析一览表
	地下水、土壤污染源
	污染物类型
	污染途径
	分区防控

	危废贮存库
	废机油、废机油桶、废劳保用品
	防渗层破裂、围堰破损、危险废物容器破损导致液体废物泄漏（垂直入渗）
	重点防渗区

	化粪池
	CODcr、NH3-N、TP、动植物油
	化粪池池体、池壁破裂导致生活污水渗漏（垂直入渗）
	一般防渗区



2、地下水、土壤污染防控措施
本项目地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。
①源头控制措施
污水管严格按照国家相关规范要求，使用合格的管材尽可能从源头上减少污染物的产生；防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
②分区防控措施
根据项目地下水、土壤污染分析，本项目按照分区防控的要求，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，不同的分区采取相应的防渗措施。
本项目运行期地下水、土壤防控措施见下表。
[bookmark: _Hlk216136120]表4-14  本项目分区防渗内容及要求汇总表
	防渗分区
	区域
	防渗要求、措施

	重点防渗区
	危废贮存库
	采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜+环氧树脂涂层。渗透系数≦10-10cm/s。

	一般防渗区
	化粪池
	[bookmark: OLE_LINK12]采用抗渗混凝土硬化。渗透系数≤10-7cm/s。

	简单防渗区
	生产车间、厂内道路
	一般地面硬化。



3、地下水、土壤影响分析
[bookmark: OLE_LINK39]本项目正常情况下，无地下水、土壤污染途径。但若发生防渗层破损等非正常状况下，危废贮存库液体废物泄漏、生活污水垂直入渗，可能对区域地下水及土壤造成影响。
根据项目地下水、土壤污染分析，本项目按照分区防控的要求，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，不同的分区采取相应的防渗措施。杜绝污水及泄漏物料的跑、冒、滴、漏，并在日常管理中加强设施维护。
综上所述，经采取有效分区防控措施后，项目对地下水、土壤环境影响较小。
六、环境风险分析
1、环境风险识别
本项目运营期涉及的危险物质和风险源分布情况及可能影响途径识别见下表4-15。
表4-15  环境风险识别汇总表
	序号
	风险源
	危险物质
	危险性
	最大储存量
	临界量
	Q值
	储存方式
	风险类型
	可能影响途径

	1
	危废贮存库
	废机油
	毒性、易燃性
	0.2 t
	2500 t
	0.00008
	桶装
	泄漏，火灾、爆炸引发的伴生/次生污染
	环境空气、地表水、地下水、土壤

	2
	厂房内
	润滑油
	
	0.1
	2500t
	0.00004
	桶装
	
	

	合计
	0.00012
	
	
	


综上，根据危险物质本身的危险性及潜在风险源识别，确定本项目主要环境风险源和危险物质为危废贮存库暂存的废机油，车间内暂存的润滑油。可能的影响途径为危废贮存库防渗层破损或破裂，润滑油桶发生泄漏，导致润滑油、废机油发生泄漏导致地表水、土壤、地下水污染，或发生火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放。
2、环境风险防范措施
根据本项目特点，风险管理措施如下：
（1）环境风险管理
项目建成运行后，建设单位应编制《突发事故环境风险应急预案》报送生态环境主管部门进行备案，并配备相应的风险应急物资。
②危险废物在厂区使用专用容器，并将收集容器贴上标签，存储于现有项目危废贮存库内，委托有资质的单位处理。危废贮存库必须派专人进行管理，并严格执行危废贮存库的管理制度，降低管理产生的风险。
③加强职工安全环保教育，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。
④应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。
⑤强化设备检修，减少因设备损坏、老化带来的遗漏。
（2）环境风险防范措施
①危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) 中相关要求设置防渗层，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。
②应具有液体泄漏堵截设施，设置围堰、导流沟、集液池，对围堰区进行防渗处理。
③机油泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。
④因火灾事故产生的消防废水应将储存于事故水池中，不得外排。
⑤库房远离火源、电源、同时加强管理，严禁烟火。
⑥严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；按照GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》规定，配置相应的灭火器类型(干粉灭火器等)与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现。
⑦待火灾或爆炸彻底排除或安全隐患彻底消除后，应立即清理现场，残留的灭火剂或使用过的惰性吸附和灭火材料集中收集后，作为危险废物送专门危险废物处理场所处置，禁止乱堆、乱放、乱倒。
七、碳排放核算
根据《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过）中第八十二条：国家加强温室气体排放的生态环境影响评价。本报告对项目的碳排放进行分析。碳排放分为直接CO2排放和间接CO2排放，经识别，本项目退火炉用电，不使用其它化石燃料，工艺生产过程无CO2排放，碳排放源强主要为能源间接排放源，间接碳排放源主要来自于电力消耗。
外购电力CO2排放计算公式如下：
[image: ]
式中：
E购电 —报告期内外购电力对应的CO2间接排放量，单位为吨（t）；
QE —报告期内外购电力总量，单位为千瓦·时（kW·h），取值768000；
[bookmark: OLE_LINK64]EF —外购电力CO2排放因子。参照根据生态环境部、国家统计局《关于发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告》（公告2025年第47号），2023年全国电力平均二氧化碳排放因子0.5306 kgCO2/kWh。
根据计算，外购电力CO2排放量为407.5t/a。
厂区应在后续建设中将生产设备采用变频控制，车间照明全更换为LED节能灯具，降低单位产品电耗；并通过参与云南省绿电市场化交易，逐年提升生产环节绿电消费占比；稳步削减项目整体温室气体排放强度。
八、竣工环境保护验收
本项目环保措施应当与整合主体工程同时设计、同时施工和同时投产，环保设施按照建设项目竣工环境保护验收管理办法，工程完成后在规定时间建设单位应向当地环保部门提出申请环保设施竣工验收，同时提交竣工环境保护验收调查报告。
表4-16  项目环保设施竣工验收一览表
	项目
	验收对象
	治理措施
	验收标准

	大气污染防治措施
	厂界粉尘
	生产线内各加工单元均设置在封闭车间内，并增加各个设备的密闭性。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中无组织排放监控浓度限值

	噪声防治措施
	生产车间
	选用低噪设备、安装减震垫、厂房隔音。
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类

	废水防治措施
	生活污水
	1个化粪池，有效容积为4m3，利用罐车拉运至纳古镇污水处理站处理。
	出水水质参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，并满足氨氮、总磷指标符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1（B）级标准

	
	冷却水
	1个冷却循环水池，容积为5m3。
	循环使用不外排

	固废防治措施
	废包装材料、废剥壳渣、废铁丝、铁屑和残次品、废锯末、废拔丝粉
	项目设置一间一般固废暂存间（占地面积10m2），用于统一堆存项目产生的一般固废，定期外售给废旧物资回收单位。
	处置率100%

	
	废机油、废油桶和废劳保用品
	设置1间2m2危废贮存库，使用收集桶分区分类收集暂存于危废贮存库内，委托有资质单位清运处置
	

	土壤及地下水污染防治措施
	危废贮存库作为重点防渗区，防渗层为抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜+环氧树脂涂层。渗透系数≦10-10cm/s，参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；一般防渗区：化粪池，采用抗渗混凝土硬化。渗透系数≤10-7cm/s，或参照GB16889执行。其他区域为简单防渗区，水泥地面硬化。






[bookmark: _Toc28843][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界无组织废气
	颗粒物
	加强车间密闭和通风换气。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准

	地表水环境
	生活污水
	pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油
	项目生活污水经化粪池预处理后，由罐车运至纳古镇污水处理站处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准

	
	循环冷却水
	/
	冷却水池冷却后循环使用，不外排。
	/

	声环境
	生产设备
	等效连续A 声级
	封闭式厂房、生产设备合理布局、高噪声设备安装减振装置、厂房隔声。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	生产车间
	废包装物
	分类收集后暂存于一般固废暂存间，定期卖给当地废品收购站。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	生产车间
	废剥壳渣、废铁丝、铁屑、残次品
	集中收集卖给钢铁厂作为原料使用。
	

	
	生产车间
	废拔丝粉（含氧化铁皮）
	采用编织袋集中收集后卖给废品回收站处理。
	

	
	办公、生活
	生活垃圾
	交由环卫部门清运处置。
	

	
	化粪池
	化粪池污泥
	定期委托环卫部门进行清掏处置。
	

	
	生产车间
	废机油、废油桶、废劳保用品
	分类收集后暂存于危废贮存库，废机油用于厂区内机械设备擦拭润滑，其余危险废物委托有资质单位处置。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	土壤及地下水
污染防治措施
	本项目地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。
①源头控制措施
污水管严格按照国家相关规范要求，使用合格的钢筋尽可能从源头上减少污染物的产生；防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
②分区防控措施
根据项目地下水、土壤污染分析，本项目按照分区防控的要求，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，不同的分区采取相应的防渗措施。
本项目运行期地下水、土壤防控措施见下表。
表5-1  本项目分区防渗内容及要求汇总表
	防渗分区
	区域
	防渗要求、措施

	重点防渗区
	危废贮存库
	[bookmark: OLE_LINK77]采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜+环氧树脂涂层。渗透系数≦10-10cm/s。

	一般防渗区
	化粪池
	采用抗渗混凝土硬化。渗透系数≤10-7cm/s。

	简单防渗区
	生产车间、厂内道路
	一般地面硬化。




	生态保护措施
	-

	环境风险
防范措施
	（1）环境风险管理
项目建成运行后，建设单位应编制《突发事故环境风险应急预案》报送生态环境主管部门进行备案，并配备相应的风险应急物资。
②危险废物在厂区使用专用容器，并将收集容器贴上标签，存储于现有项目危废贮存库内，委托有资质的单位处理。危废贮存库必须派专人进行管理，并严格执行危废贮存库的管理制度，降低管理产生的风险。
③加强职工安全环保教育，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。
④应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。
⑤强化设备检修，减少因设备损坏、老化带来的遗漏。
（2）环境风险防范措施
①危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) 中相关要求设置防渗层，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。
②应具有液体泄漏堵截设施，设置围堰、导流沟、集液池，对围堰区进行防渗处理。
③机油泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。
④因火灾事故产生的消防废水应将储存于事故水池中，不得外排。
⑤库房远离火源、电源、同时加强管理，严禁烟火。
⑥严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；按照GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》规定，配置相应的灭火器类型(干粉灭火器等)与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现。
⑦待火灾或爆炸彻底排除或安全隐患彻底消除后，应立即清理现场，残留的灭火剂或使用过的惰性吸附和灭火材料集中收集后，作为危险废物送专门危险废物处理场所处置，禁止乱堆、乱放、乱倒。

	其他环境
管理要求
	1、环境管理
建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价中提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的关系，具体管理内容如下：
（1）项目在建设和运行中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地生态环境主管部门的要求及时反映发生的环保问题，接受生态环境主管部门的检查监督。
（2）项目建成运行后，建设单位应自主组织相关人员进行环保验收，并编制《突发事故环境风险应急预案》报送生态环境主管部门进行备案。
（3）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。
（4）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。
2、排污许可证办理
根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向玉溪市生态环境局申请取得排污许可证。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十八、金属制品业——80、金属丝绳及其制品制造 334”中的其他类，属于排污许可登记管理的排污单位。
3、建设项目竣工环境保护验收
本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。
建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
[bookmark: _GoBack]4、项目运营期自行监测计划汇总
表5-2  项目运营期自行监测计划一览表
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	无组织废气
	项目厂界上风向设置1个，项目厂界下风向设置3个
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值

	噪声
	东、南、西、北厂界
	等效声级 Leq(A)
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
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六、结论
	
综上所述，本项目建设符合所在地生态环境分区管控的相关要求，符合相关生态环境保护法律法规政策。项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废通过采取相应的措施处理、处置后，能够达标排放，不会对项目区及外环境造成大的影响。通过分析，项目采取的污染控制措施有效、可行。在认真落实环评中提出的污染防治对策措施，保证治理设施正常运转，确保污染物达标排放的情况下，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。从环境保护角度看，项目的建设是可行的。



[bookmark: _Toc17214]附表
[bookmark: _Toc6069]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.045
	/
	0.045
	+0.045

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	CODcr
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	TP
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	废包装物
	/
	/
	/
	0.4
	/
	0.4
	+0.4

	
	废剥壳渣、废铁丝、铁屑和残次品
	/
	/
	/
	180
	/
	180
	+180

	
	废拔丝粉
	/
	/
	/
	4.5
	/
	4.5
	+5.5

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.6
	/
	0.6
	+0.6

	
	化粪池污泥
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	危险废物
	废机油、废机油桶、废劳保用品
	/
	/
	/
	0.37
	/
	0.37
	+0.37


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a。
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