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玉溪市生态环境局安仁光伏发电项目
生态环境影响报告表的批复

中广核玉溪元江风力发电有限公司：
你公司申请报批的《安仁光伏发电项目生态环境影响报告表》及相关附件材料（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
一、项目基本情况
该项目位于元江县因远镇卡腊村附近山坡地带，建设性质为新建，属于《云南省2024年第一批新能源项目开发建设方案》列入的项目。项目取得元江县发改局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码：2509-530428-04-01-430622，总投资22142万元，其中环保投资198.8万元。项目主要建设18个光伏子方阵（其中8个3.52MW、3个3.2MW、4个1.92MW及3个1.6MW光伏子方阵）、18座箱式变压器、157台逆变器、35kV集电线路38.75km，并建设2回35kV集电线路将电力送入红河县补干光伏发电项目的220kV升压站，项目建成后总装机容量为5万千瓦。本项目为“茶光互补”式光伏电站。
在全面落实生态环境保护法律法规、《报告表》和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，根据《报告表》《专家评审意见》及技术评估结论，该项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应当落实生态环境保护主体责任，防止、减少环境污染和生态破坏，对《报告表》的内容和结论负责，对所造成的生态环境损害依法承担责任。
2、 项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作：
（一）项目建设必须严格执行《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规(2017)8号）、《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资〔2019〕196号）、《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）、《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）、《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）、《自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资发〔2023〕12号）、《云南省人民政府印发关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》（云政发〔2022〕16号）及《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）等的有关规定要求。
（二）坚持“生态优先、绿色发展”的原则，工程选址选线及施工布置不得占用饮用水源保护区、自然保护区、生态保护红线等生态环境敏感区域。临时工程尽可能避让天然林、公益林等植被保存较好区域，无法避让的应依法办理相关手续；应进一步优化工程设计和施工方案，尽量减少工程占地和地表扰动；合理布置施工场地、施工便道等，以减少临时工程对生态环境的影响。
（三）切实加强施工期环境管理。优化工程设计方案，建设中应严格按照设计范围施工，禁止超计划占地和越界施工；优化施工布置和施工组织，减少施工临时占地，做好临时占地复耕复垦、植被恢复等工作；合理安排物料运输路线和施工作业时间，有效防控噪声污染；加强施工场地和运输道路的洒水抑尘，减少施工扬尘对周围环境的影响；尽量避开雨季开挖作业，做好施工场地的水土保持工作，加强施工期污水收集与处理，施工废水经收集处理后回用于施工活动及洒水降尘，严禁外排；固体废物应分类收集，并及时清运、妥善处置；加强对施工人员宣传教育，文明施工，如发现重点保护野生动植物，应做好保护工作，及时向行业主管部门报告。
[bookmark: OLE_LINK1]（四）严格落实陆生生态保护措施。施工前开展工程占地范围内动植物详细调查，针对发现的珍稀濒危保护动植物采取有效的保护措施；切实加强对重点保护野生动物及其栖息地的保护，根据其习性采取针对性措施，降低施工噪声、阻隔等不利影响，采取有效措施确保项目建设不对工程所涉及区域的生态系统和区域生态功能造成破坏；采取优化工程选址或加强保护措施等对策，进一步强化对野生动物的保护；落实重点保护野生植物保护措施，对需要保护和移栽的重点保护植物，应主动向有关部门报告，并根据要求依法办理相关手续和采取有效的保护措施；采取边施工边修复，严格按照相关规范要求，使用原生表土和乡土植物，恢复和重建施工迹地原有植物群落；妥善保存施工表土，后期用于施工迹地的植被恢复、土地复垦；加强施工管理和对施工人员的生态环境保护教育，严禁破坏植被和捕杀野生动物；强化施工生态保护要求，合理安排施工时间，优化施工方案，严格控制工程占地和施工活动范围，采用绿色施工方法和工艺，尽量减少地表开挖和扰动，减少对植被的占用、对动物的惊扰和对生态环境的破坏。
（五）优化布置光伏方阵及临时占地，减少对植被、茶树的破坏。光伏方阵布设禁止使用有林地，应避让覆盖度较高的灌木林地，减少生态破坏，涉及栎类萌生灌丛的要对其进行避让和保护；项目区内未建设的空地区域，不得破坏原有植被和损毁地表，适度补植补种乡土树种、茶树、草种；光伏组件严格执行最低沿高于地面2.5米、桩基间列间距大于4米、行间距大于6.5米的架设要求，不得破坏林业或农业生产条件，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。
（六）严格落实水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流原则，建设排水系统；严格落实废水收集、处理和综合利用措施；项目无生活污水产生，产生的光伏板清洗废水经收集后作为林、草植被浇灌用水，严禁外排；项目须设置18个容积均为3.6立方米的箱变事故油池，并确保正常情况下事故油池处于空置状态。
（七）严格落实声环境保护措施。选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取隔声、减振、消声等措施，确保项目场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求。
（八）严格落实固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类收集、处理处置，确保不造成二次污染。固体废物应尽量进行综合利用；报废光伏组件严格执行《废光伏设备回收处理污染控制技术规范》（HJ1463-2026），其余一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理；废变压器油等危险废物收集后暂存于危废暂存间；危险废物暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理；危险废物严格按照国家有关规定进行收集、运输、暂存、处置和管理，建立管理台账，存档备查；危险废物委托有资质的单位定期进行处置，严格执行《危险废物转移管理办法》及相关要求，强化各环节的环境保护措施，防止管理不当造成的二次污染。
（九）严格落实地下水及土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治，严格按照《报告表》提出的分区防渗措施和要求，对项目重点防渗区和简单防渗区进行防渗处理，防止地下水污染，防渗工程结束后自行组织验收并建立健全相关工作台账记录，存档备查；严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染土壤和地下水。
（十）加强环境风险防范和管理。建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生；按照《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，制定突发环境事件应急预案并报玉溪市生态环境局元江分局备案。
[bookmark: _GoBack]三、严格落实“三同时”制度。你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理机制，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实；建设项目中的污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；应当按照国家规定，对配套建设的污染防治设施进行验收。
四、《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设；《报告表》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，应当报我局重新审核。
五、玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境局元江分局要切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，按照法律法规要求，加强对项目的执法监管工作。
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抄送：玉溪市生态环境保护综合行政执法支队，玉溪市生态环境局元江分局，云南佳源环境工程评估有限公司，云南江楚环保科技有限公司。
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